{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":4853,"n_cols":16,"rows_kept":4853,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2019年农机购置补贴产品信息表（第一批续）"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","中央补贴额（元）","证书编号","有效期截止日期","机具类型","企业所属省份","备注"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:1250mm","300","苏农机(2016)第(0476)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:1400mm","300","苏农机(2016)第(0477)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-100","旋耕机轴数:1个;耕幅:1000mm;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1040×1170×990mm；配套动力：14.7～22.1kW,传动方式： 中间齿轮传动；刀辊总安装刀数：22把；耕幅：1000mm；","300","部20171377","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","沂南县中天机械有限公司","旋耕机","1GXLZ-100","旋耕机轴数:1个;耕幅:1000mm;","耕宽:100cm；配套拖拉机标定功率:8.82kw,结构型式:轻小型,规格型号:1GXLZ-100,外形尺寸(长×宽×高)1010×1070×805mm,结构质量:60kg,耕宽:100cm,耕深:≥8cm,传动方式:中间链条传动,与拖拉机联接方式:直联,刀辊设计转速: 230r/min,刀辊最大回转半径:195mm,刀辊总安装刀数:20把,旋耕刀型号:ⅡS195,","300","部2015477","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：30把；工作幅宽：140cm，耕深12-16cm，配套动力20.6-25.7KW，前进速度：0.56-1.39m/s","300","2015T-126(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：26把；工作幅宽：125cm，耕深12-16cm，配套动力14.7-22.1KW，前进速度：0.56-1.39m/s","300","2015T-126(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","配套标定功率(kw):18.4-22；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-140；外形尺寸(长×宽×高mm):830×1610×1050；结构质量(kg):240；幅宽(cm):140；耕深(cm):12-14；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):227-302；刀辊最大回转半径(mm):225；总安装刀数(把):36；旋耕刀型号:IT225","300","部2015375","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1650×1160；配套动力范围（kW）：18.4～22.1；结构质量（kg）：325；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT225","300","部2015838","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1400mm;","标定功率（kw）:22.1~29.4、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-140、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:900*1600*950、结构质量（kg）:240、幅宽（cm）:140、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：30","300","2015T—038","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1250mm;","标定功率（kw）:18.4~22.1、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-125、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:920*1400*1030、结构质量（kg）:230、幅宽（cm）:125、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：26","300","2015T—038","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","规格型号:1GKN-125；结构形式:框架式；外形尺寸(长×宽×高mm):900×1410×1000；工作幅宽(cm):125；传动方式:中间齿轮传动；旋耕刀型号:IT225；总安装刀数(把):32；配套标定功率(kw):18.4-29.4；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；","300","冀2018T—008","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；耕幅:1250mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：14.7-18.4kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：980×1500×1050；整机质量：225kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：232；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：26；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT225；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540；","300","部20171356","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；耕幅:1400mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：18.4-22.0kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：980×1664×1050；整机质量：245kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：232；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：30；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT225；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540","300","部20171356","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南康德瀚机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；耕幅：1250mm","300","豫2017138","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","长葛市俊发农机配件有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","配套拖拉机标定功率20.6～25.7kw,配套拖拉机动力输出轴转速540、r/min.旋耕机结构型式: 框架式 ,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)960×1460×870 ㎜,旋耕机结构质量 260 ㎏,旋耕机幅宽 125㎝,旋耕机耕深 12～16㎝,旋耕机传动方式 中间齿轮传动 ,旋耕机与拖拉机联接方式 三点悬挂联接 ,旋耕机刀辊总安装刀数 30把，旋耕机旋耕刀型号 ⅠT225、ⅠT225左","300","豫2015057","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊农友机械有限公司","旋耕机","1GKN-120","旋耕机轴数:1个;耕幅:1200mm;","结构型式:框架式 单轴  工作宽幅:120cm  耕深:≥12cm  刀数:28把","300","部20190378","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","配套动力（kw）：18.4-22；外形尺寸（长×宽×高）（mm）840×1380×1020；结构质量（kg）：215；工作幅宽（cm）125；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：223；最大回转半径（mm）195；旋耕刀型号：IT195；旋耕刀总安装刀数：28把。","300","部20170420","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：860×1380×1020；  \n结构质量（㎏）：182；\n标定功率（kW）：17.6～22.0；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）125；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：195；\n刀辊设计转速（r/min ）：225；\n总安装刀数（把）：28；\n旋耕刀型号：IT 195\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥8.","300","部20170423","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-140SK","旋耕机轴数:单个;耕幅:1400mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：950×1650×980㎜；工作幅宽(cm)：140㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数量(把)：30；配套功率(kW)：18.4-22.1；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","300","部20170908","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-125SK","旋耕机轴数:单个;耕幅:1250mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：950×1500×980㎜；工作幅宽(cm)：125㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数量(把)：26；配套功率(kW)：14.7-18.4；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","300","部20170908","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","1.外形尺寸(长×宽×高)mm: 950×1550×990； 2.整机质量(kg): 205； 3.配套动力(kW):18.4～25.7； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式：中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 195； 7.工作幅宽(cm): 140； 8.旋耕刀数量(把): 32； 9.耕深(cm): ≥8; 10.旋耕刀型号：S195;","300","部20170416","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:950×1400×990； 2.整机质量(kg): 195； 3.配套动力(kW):18.4～25.7； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式：中间齿轮传动； 6.工作幅宽(cm):125； 7.刀辊回转半径(mm): 195; 8.旋耕刀数量(把): 28； 9.耕深(cm): ≥8; 10.旋耕刀型号：S195;","300","部20170416","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：125；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1490×1060；配套动力范围（kW）：18.4～22.1；结构质量（kg）：255；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：26；旋耕刀型号：IT225","300","部2015662","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1640×1060；配套动力范围（kW）：22.1～25.7；结构质量（kg）：270；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT225","300","部2015662","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：850×1500×1040；  \n结构质量（㎏）：185；\n标定功率（kW）：22.0～25.7；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）140；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：195；\n刀辊设计转速（r/min ）：230；\n总安装刀数（把）：32；\n旋耕刀型号：IT 195\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥8.","300","部20170423","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；幅宽（cm）：125，外形尺寸（mm）：960*1490*980，结构质量（kg）：245，结构形式：框架式，配套动力（kW）：14.7～22.1，动力输出轴转速（r/min）：540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：213，最大回转半径（mm）：225，总安装刀数（把）：30，旋耕刀型号：IT225","300","2015T-011(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；幅宽（cm）：140，外形尺寸（mm）：960*1630*980，结构质量（kg）：260，结构形式：框架式，配套动力（kW）：18.4～25.7，动力输出轴转速（r/min）：540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：213，最大回转半径（mm）：225，总安装刀数（把）：34，旋耕刀型号：IT225","300","2015T-011(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","长葛市俊发农机配件有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","配套拖拉机标定功率25.7～33.1kw,配套拖拉机动力输出轴转速540、r/min.旋耕机结构型式: 框架式 ,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)960×1520×870㎜,旋耕机结构质量 560 ㎏,旋耕机幅宽 140 ㎝,旋耕机耕深 12～16㎝,旋耕机传动方式 中间齿轮传动 ,旋耕机与拖拉机联接方式 三点悬挂联接 ,旋耕机刀辊总安装刀数 34 把，旋耕机旋耕刀型号 ⅠT225、ⅠT225左","300","豫2015057","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；幅宽：1250mm；配套动力：18.4～22.08kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：260kg；外形尺寸（长×宽×高）：950×1465×965mm；刀片型号及数量：IT225型30把；耕深：12～16cm。","300","冀2016T—208（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","外形尺寸（长×宽×高）：960×1565×980mm；配套拖拉机标定功率:25.7～36.8kW;旋耕深度：8～18cm；总安装刀数：30把;幅宽:1400mm;传动方式:中间齿轮传动;","300","部20152778","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","工作状态外形尺寸： 1040×1420×990 mm；配套动力：18.4～25.7kW,传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：30把,耕深8～18cm;耕幅：1250mm；","300","部20171376","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1250","300","部20171821","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-100","旋耕机轴数:1个;耕幅:1000mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1000","300","部20171819","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1400","300","部20171821","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","型号名称：1GQN-140型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：18.4~22.0KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540，720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：980X1621X965mm\n结构质量：245Kg\n理论作业速度：1~5Km/h\n幅宽：140cm\n旋耕深度：旱耕：8~14cm 水耕：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：230（n动=540）r/min\n          230（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径：225mm\n刀辊总安装刀数：32把\n旋耕刀型号: ⅠT225","300","部20160559","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","型号名称：1GN-125型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：18.4~22.0KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：980X1500X1050mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：125cm\n耕深：旱耕8~16cm；水耕10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：228（n动=540）r/min\n          228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:225mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:30把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:ⅠT225","300","部20171379","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-141","旋耕机轴数:1个;耕幅:1410mm;","结构型式：单轴、框架式；工作状态外形尺寸：900×1580×860mm；工作幅宽：141cm；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：36把；配套拖拉机标定功率：18.4～29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","300","部20181384","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1560*900*1090；工作幅宽cm：140；变速箱档位数：1个；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：32把；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率kw：18.3～25.7；动力输出轴转速r/min：540/720","300","冀2017T—263","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-120","旋耕机轴数:1个;耕幅:1220mm;","配套拖拉机标定功率范围：14.7～25.7kW；动力输出轴转速：540r/min；旋耕机型号名称：1GKN-120型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1010×1320×1000mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：122cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：28把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","300","鄂2018023","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1410mm;","配套拖拉机标定功率范围：22.1～29.4kW；动力输出轴转速：540r/min；旋耕机型号名称：1GKN-140型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1000×1555×1030mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：141cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；总安装刀数：32把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT225/ⅠT225左；限深装置型式：限深板。","300","鄂2018024","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；幅宽：1400mm；配套动力：18.4～25.7kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：268kg；外形尺寸（长×宽×高）：950×1615×965mm；刀片型号及数量：IT225型34把；耕深：12～16cm。","300","冀2016T—208（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴，耕幅（mm）：1400","300","豫2016098","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴，耕幅（mm）：1250","300","豫2016150","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-125D","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴，耕幅（mm）：1250","300","部20171895","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-115","旋耕机轴数:1个;耕幅:1150mm;","单轴，耕幅（mm）：1150","300","豫2016097","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：780*1450*1115；配套动力：18.4-22.1kW；动力输出轴转速：540/720r/min；作幅宽：1250mm；中间齿轮传动；三点悬挂；耕深：12-16/cm；整机质量：245kg","300","部20151326","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：850*1600*1085：配套动力：18.4-22.1kW；动力输出轴转速：540/720r/min；工作幅宽：1400mm；中间齿轮传动；三点悬挂；耕深：12-16/cm；整机质量：260kg","300","部20151326","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：14.7～33.1；外形尺寸(长×宽×高)（mm）：950×1632×1025；结构质量（kg）：260；作业速度（km/h）：2~5；幅宽（cm）：140；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：225；总安装刀数（把）：34；旋耕刀型号：IT225。","300","苏农机（2016）第（0211）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","结构型式：框架式；配套动力：25.7～29.4kW；动力输出轴转速：540/720r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1020×1566×1038（mm）；结构质量：225kg；理论作业速度：0.5～1m/s；工作幅宽：1400mm；耕深：12～14cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊转速：223/297r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：IT225/IT225左。","300","部20153019","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","型号名称：1GQN-125型旋耕机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：940×1355×990（mm）；作业速度范围：0.5～1m/s；工作幅宽：125cm；耕深：8～14cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速：233r/min；最大回转半径：195mm；总安装刀数：28把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT195/IT195左；限深装置型式：限深板；配套拖拉机标定功率：13.2～18.4kW；动力输出轴转速：540/760r/min。","300","部20171924","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；幅宽：1400mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","300","部2015508","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；幅宽：1250mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","300","部2015508","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","配套拖拉机标定功率kW：22.05～25.7；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；拖拉机常用作业档次：Ⅰ、Ⅱ；拖拉机理论前进速度m/s：0.28～0.83；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：890×1380×1090；结构重量kg：240；工作幅宽cm：125；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：228；刀辊回转半径mm：245；总安装刀数：28；旋耕刀型号：1T245左右弯刀。","300","部20171500","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","配套拖拉机标定功率kW：22.05～33；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：890×1580×1090；作业速度范围m/s：0.28～1.1；结构重量kg：260；工作幅宽cm：140；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min: 228；刀辊最大回转半径mm：260；总安装刀数：34；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；刀轴连接型式：花键；限深装置型式：限深板。","300","晋201604","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","特种旋耕机","1GQNT-135","旋耕机轴数:单个;耕幅:1350mm;","外形尺寸：1400×1583×1152㎜；配套功率(kW)：33.1-44.1；结构质量（kg）：370；工作幅宽(cm)：135㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：24/16（IT245/专用刀片）；旋耕刀型号：IT245+专用刀片，与拖拉机连接方式：三点悬挂。","300","部20171156","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:单个;耕幅:1400mm;","配套功率(kW)：22.1-29.4；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；理论前进速度（㎞/h）：2.5-6.5；结构型式：框架式；外形尺寸：1020×1660×1160㎜；结构质量（kg）：325；幅宽(cm)：140㎝；耕深（㎝）：10-14；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速（r/min）：235、230、265、229；刀辊最大回转半径（㎜）：225；总安装刀数量(把)：30；旋耕刀型号：IT225。","300","部20152731","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","耕幅:1250mm;整机质量：260kg;外形尺寸(mm):920×1490×1060;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：14.7～22.1；耕深（cm）:8～14;总安装刀数量(把):26;旋耕刀型号:IT225.","300","部20171153","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","耕幅:1400mm;整机质量：270kg;外形尺寸(mm):920×1640×1060;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：18.4～25.7；耕深（cm）:8～14;总安装刀数量(把):30;旋耕刀型号:IT225.","300","部20171153","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","外形尺寸：920×1350×1000mm；配套功率(kW)：18.4～25.7；结构质量（kg）:180；工作幅宽(cm):125；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：32；旋耕刀型号：IT225","300","部20170430","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","外形尺寸（mm）：950×1450×960，配套功率(kW)：17.6～20.6，结构质量（kg）：224，工作幅宽(cm)：125，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：30，旋耕刀型号：IT225。","300","部20171902","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-130","旋耕机轴数:1个;耕幅:1300mm;","1GKN-130型旋耕机; 配套拖拉机标定功率：18.4-25.8KW;; 配套拖拉机动力输出轴转速: 540r/min; 配套拖拉机常用作业挡挡次: 低Ⅱ、低Ⅲ; 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度: 0.56～1.39m/s;结构形式：框架式；外形尺寸：980×1520×1000mm;结构质量：260kg;工作幅宽：130cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 28把; 旋耕刀型号: ⅠT225","300","冀2016T—126","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","1GKN-140型旋耕机; 配套拖拉机标定功率：22.0-33.1KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 540r/min; 配套拖拉机常用作业挡挡次: 低Ⅱ、低Ⅲ; 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度: 0.56～1.39m/s;结构形式：框架式；外形尺寸：980×1620×1000mm;结构质量：270kg;工作幅宽：140cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 32把; 旋耕刀型号: ⅠT225","300","冀2016T—126","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；耕幅1400mm.配套动力:≥29.4kW.外型尺寸(长×宽×高):1020×1640×1100MM.结构重量:277KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：34把.","300","部20151766","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GXNZ-110","旋耕机轴数:1个;耕幅:1100mm;","结构型式：直联、卧式、齿传动（框架式）；外形尺寸（长×宽×高)mm：1040×1140×755；配套动力范围(kW)：7.0～13.3；结构质量（kg）：76；工作幅宽(cm)：110；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：24；旋耕刀型号：S195。","300","部20152981","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：850×1500×1040；配套动力范围(kW)：22～25.7；结构质量（kg）：185；工作幅宽(cm)：140；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：32；旋耕刀型号：T195。","300","部20152982","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套标定功率(kw):22-29.4；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-160；外形尺寸(长×宽×高mm):830×1710×1050；结构质量(kg):260；幅宽(cm):160；耕深(cm):12-14；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):227-302；刀辊最大回转半径(mm):225；总安装刀数(把):40；旋耕刀型号:IT225","900","部2015377","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套标定功率(kw):22.0-29.4；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架式；规格型号:1GKN-150；外形尺寸(长×宽×高mm):830×1710×1050；结构质量(kg):255；幅宽(cm):150；耕深(cm):12-14；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；设计转速(r/min):227-302；最大回转半径(mm):R225；总安装刀数(把):38；旋耕刀型号:IT225","900","冀2016T—345","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","长葛市金山工程机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180A","旋耕机轴数:2个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：51.5～66.2\n配套拖拉机常用作业档次：Ⅰ～Ⅱ档\n常用作业前进速度（m/s）：0.56～1.39\n结构型式：框架式\n型号规格：1GKN-180A旋耕机\n外形尺寸长×宽×高（mm）：1115×2170×1100\n结构质量（kg）：420\n耕深（cm）：12～16\n幅宽：180cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机连接方式：三点悬挂\n刀辊设计转速（r/min）：296\n刀辊最大回转半径：245mm\n刀辊总安装刀数：52把\n旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","900","豫2017007","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180S","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸：1100*2080*1200；结构质量：300kg； 传动方式：中间传动；工作幅宽：1800mm； 配套动力：51.5-58.8kW；总安装刀数：50把","900","豫2016082","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套拖拉机标定功率范围：40.4～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1040×1850×1030mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s工作幅宽：160cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：48把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT225；限深装置型式：限深板","900","部20190304","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：42把；工作幅宽：160cm，耕深8-16cm，配套动力29.6-33.3KW，前进速度：0.56-1.39m/s","900","部2015378","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：50把；工作幅宽：180cm，耕深12-16cm，配套动力40.5-47.8KW，前进速度：0.56-1.39m/s","900","2015T-127(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：38把；工作幅宽：150cm，耕深8-16cm，配套动力22.2-29.6KW，前进速度：0.56-1.39m/s","900","部2015378","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-180H","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸(长×宽×高)：1130×2080×1100mm，结构质量：415kg，幅宽：180cm，耕深：12～18cm，传动方式：中间齿轮传动，配套拖拉机标定功率：44.1～62.5kW","900","部20153014","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率范围：44.1～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：970×2060×1150mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s；工作幅宽：180cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：52把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板","900","部20190305","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋 耕 机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm","900","2015TJ308","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:1500mm","900","苏农机(2016)第(0478)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋 耕 机","1GKN-165","旋耕机轴数:1个;耕幅:1650mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:1650mm","900","2015TJ307","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋 耕 机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:1600mm","900","2015TJ307","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸：1080×2010×1060mm；配套功率(kW)：44.1～66.2；结构质量（kg）：380；工作幅宽(cm)：180；传动方式：中间齿轮转动；总安装刀数量(把)：48；旋耕刀型号：IT245。","900","部20170448","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊信行机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴   耕幅1600mm","900","部20170905","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊农友机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式:框架式 单轴  耕幅:180cm  耕深:≥12cm  刀数:52把","900","部20190375","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","型号名称：1GHF-160型旋耕机;结构尺寸(长×宽×高）：850×1820×930mm ;配套动力（kw）：36.7-51.5 工作幅宽：1600mm;结构形式：框架式; 动力输出轴转速：540r/min;作业速度范围：0.5～1.1m/s耕深：≥12cm;传动方式：中间齿轮传动 ;刀辊转速：230r/min;刀辊最大回转半径：225mm; 总安装刀数：44把 ;刀轴连接型式：接盘式; 旋耕刀型号：IT225","900","2019TJ074","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","型号名称：1GHF-180型旋耕机;结构尺寸（长×宽×高）：1050×2000×1120mm; 配套动力（kw）：51.5～66.2 ;工作幅宽：1800mm;结构形式：框架式 ;动力输出轴转速：540r/min;作业速度范围：0.5～1.1m/s;耕深：≥12cm; 传动方式：中间齿轮传动; 刀辊转速：230 r/min; 刀辊最大回转半径：225mm;总安装刀数：56把; 刀轴连接形式：接盘式; 旋耕刀型号：IT225。","900","2019TJ075","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","长葛市俊发农机配件有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套拖拉机标定功率25.7～36.8kw,配套拖拉机动力输出轴转速540r/min.旋耕机结构型式: 框架式 ,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)960×1660×870㎜,旋耕机结构质量 290 ㎏,旋耕机幅宽 150 ㎝,旋耕机耕深 12～16㎝,旋耕机传动方式 中间齿轮传动 ,旋耕机与拖拉机联接方式 三点悬挂联接 ,旋耕机刀辊总安装刀数 34 把，旋耕机旋耕刀型号 ⅠT225、ⅠT225左","900","豫2015058","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；幅宽：1500mm；配套动力：22.0～29.4kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：318kg；外形尺寸（长×宽×高）：980×1715×990mm；刀片型号及数量：IT225型38把；耕深：12～16cm。","900","冀2016T—207（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；幅宽：1600mm；配套动力：35.3～40.4kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：280kg；外形尺寸（长×宽×高）：850×1820×950mm；刀片型号及数量：IT225型42把；耕深：≥12cm。","900","部20160095","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；幅宽：1800mm；配套动力：36.8～44.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：420kg；外形尺寸（长×宽×高）：1080×2085×1065mm；刀片型号及数量：IT245型52把；耕深：12～16cm。","900","冀2016T—206（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；耕幅:1500mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：22.0-25.7kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：980×1800×1050；整机质量：260kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：232；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：34；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540","900","部20171355","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；耕幅:1600mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：25.7-29.4kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：980×1888×1050；整机质量：275kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：232；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：34；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540","900","部20171355","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1 个;耕幅:1800mm;","单轴；耕幅:1800mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：36.8-44.1kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2056×1152；整机质量：415kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.83～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：221（n动=540）/228（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：50；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720","900","部20171351","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴,耕幅:1.8m,结构形式:框架式,","900","2017TJ714","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；幅宽：1800mm；配套动力：44.1～58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：470kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2070×1125mm；刀片型号及数量：IT245型52把；耕深：12～16cm。","900","部2015905","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-190","旋耕机轴数:1个;耕幅:1900mm;","单轴；幅宽：1900mm；配套动力：66.15～88.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1200×2110×1240mm；刀片型号及数量：IT245型52把；耕深：12～16cm。","900","TJ-2018T-53","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1800mm;","标定功率（kw）:40.4~47.8、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-180、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1110*2100*1100、结构质量（kg）:370、幅宽（cm）:180、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：50","900","2015T—037(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套标定功率(kw):36.8-44.1；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-180；外形尺寸(长×宽×高mm):800×2080×1160；结构质量(kg):420；幅宽(cm):180；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):52；旋耕刀型号:IT245","900","部2015372","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1600mm;","标定功率（kw）:30~40、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-160、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1150*1860*1030、结构质量（kg）:255、幅宽（cm）:160、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：38","900","2015T—036(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1500mm;","标定功率（kw）:30~40、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-150、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1000*1700*1050、结构质量（kg）:245、幅宽（cm）:150、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：34","900","2015T—036(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴,耕幅:2m,结构形式:框架式,配套功率:44.1-55.1KW","900","2017TJ715","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：160；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1860×1160；配套动力范围（kW）：29.4～36.8；结构质量（kg）：355；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：38；旋耕刀型号：IT245","900","部2015837","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2060×1160；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","900","部2015836","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸（长×宽×高）： 1080×2070×1090 mm；配套动力：36.75～58.8kW,结构质量：405 kg；传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：50 把,耕深8～18cm;耕幅：1800mm；","900","部20170232","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸（长×宽×高）： 1180×1810×1080mm；；配套动力：25.7～36.8kW,传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：42 把,耕深8～18cm；耕幅：1600mm；","900","部20171378","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","外形尺寸： 960×1685×980 mm；配套动力：25.7～36.8kW,结构质量： 270 kg；传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：34 把,旋耕深度：8～18cm;耕幅：1500mm；","900","部20152779","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套拖拉机标定功率kw：25.7～40.5；动力输出轴转速r/min：540；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1010*1725*1090；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：150；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：231；最大回转半径mm：245；总安装刀数：40把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","900","部20190110","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套拖拉机标定功率kw：29.4～47.8；动力输出轴转速r/min：540；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1010*1855*1110；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：160；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：200；最大回转半径mm：245；总安装刀数：40把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","900","部20190110","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率kw：36.8～51.5；动力输出轴转速r/min：540；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1130*2058*1100；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：180；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：200；最大回转半径mm：245；总安装刀数：52把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","900","部20190111","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；幅宽（cm）：150，外形尺寸（mm）：960*1720*980，结构质量（kg）：270，结构形式：框架式，配套动力（kW）：22.1～29.4，动力输出轴转速（r/min）：540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：213，最大回转半径（mm）：225，总安装刀数（把）：38，旋耕刀型号：IT225","900","2015T-010(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；幅宽（cm）：160，外形尺寸（mm）：960*1850*980，结构质量（kg）：290，结构形式：框架式，配套动力（kW）：25.7～36.8，动力输出轴转速（r/min）：540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：213，最大回转半径（mm）：225，总安装刀数（把）：42，旋耕刀型号：IT225","900","2015T-010(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1880mm;","1.配套动力  KW  40.45-51.47\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   910×2030×1050\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm    188\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","900","吉农机鉴2018-007","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；工作幅宽（cm）：180，外形尺寸（mm）：1300*2110*1150，结构质量(kg):472,结构形式：框架式，配套拖拉机标定功率范围（kW）：36.8～58.8，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720，作业速度范围（m/s）：1～5，耕深（cm）：8～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速（r/min）：296，刀辊最大回转半径（mm）：245，刀辊总安装刀数（把）：50，刀轴连接方式：花键连接，旋耕刀型号：IT245","900","冀2018T-091（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：1110x2070x1010;\n幅宽（cm）：180；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n与拖拉机联接方式:三点悬挂联接；\n刀辊最大回转半径（mm）：245；\n刀辊总安装刀数（把）：52；\n旋耕刀型号：IT245；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:36.8-44.1；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720/540。","900","冀2016T—106（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1740×1060；配套动力范围（kW）：25.7～33.1；结构质量（kg）：280；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","900","苏农机（2017）第（0248）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 950×1750×1100； 2.整机质量(kg): 260； 3.配套动力(kW): 22～59； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式;中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm):225； 7.工作幅宽(cm):160； 8.旋耕刀数量(把): 40； 9.耕深(cm): ≥12 10.旋耕刀型号：IT225;","900","部20170417","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2060×1160；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","900","部20160407","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2060×1160；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","900","部2015661","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 920×2100×1100； 2.整机质量(kg): 360； 3.配套动力(kW): 44.1～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):180；8.旋耕刀数量(把): 52；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","900","部20170433","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1152；配套动力范围（kW）：22.1～29.4；结构质量（kg）：360；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","900","苏农机（2017）第（0268）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1130；配套动力范围（kW）：25.7～33.1；结构质量（kg）：335；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","900","部20151759","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-180SK","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1050×2100×1050㎜；工作幅宽(cm)：180㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数量(把)：50；配套功率(kW)：36.8-58.8；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","900","部20170909","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-165","旋耕机轴数:单个;耕幅:1650mm;","外形尺寸：1020×1910×1160㎜；配套功率(kW)：29.4-36.8；结构质量（kg）：365；工作幅宽(cm)：165㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：42；旋耕刀型号：IT245。","900","部20171656","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:单个;耕幅:1500mm;","外形尺寸：1020×1800×1150㎜；配套功率(kW)：22.0-25.5；结构质量（kg）：280；工作幅宽(cm)：150㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：34；旋耕刀型号：IT225。","900","苏农机（2015）第（0121）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：850×1600×1150；  \n结构质量（㎏）：243；\n标定功率（kW）：25.7～33.0；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）150；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\n刀辊设计转速（r/min ）：230/345；\n总安装刀数（把）：36；\n旋耕刀型号：IT 225；\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12.","900","部20170421","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：860×1710×1100；  \n结构质量（㎏）：230；\n标定功率（kW）：25.7～29.4；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）160；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\n刀辊设计转速（r/min ）：220；\n总安装刀数（把）：40；\n旋耕刀型号：IT 225；\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12","900","部20170421","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：950x1720x1010;\n幅宽（cm）：150；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n与拖拉机联接方式:三点悬挂联接；\n刀辊最大回转半径（mm）：225；\n刀辊总安装刀数（把）：36；\n旋耕刀型号：IT225；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:22.0-29.4；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/720。","900","冀2016T—105（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：950x1820x1010;\n幅宽（cm）：160；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n与拖拉机联接方式:三点悬挂联接；\n刀辊最大回转半径（mm）：225；\n刀辊总安装刀数（把）：40；\n旋耕刀型号：IT225；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:25.7-33.0；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/720。","900","冀2016T—105（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套动力（kw）：22.1-25.7；外形尺寸（长×宽×高）（mm）860×1610×1160；结构质量（kg）：255；工作幅宽（cm）150；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：203/270；最大回转半径（mm）225；旋耕刀型号：IT225；旋耕刀总安装刀数：36把。","900","部20170418","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套动力（kw）：40.4-62.5；外形尺寸（长×宽×高）（mm）910×2000×1180；结构质量（kg）：385；工作幅宽（cm）180；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：198/265；最大回转半径（mm）245；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀总安装刀数：56把。","900","部20170419","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套动力（kw）：25.7-29.4；外形尺寸（长×宽×高）（mm）860×1710×1160；结构质量（kg）：265；工作幅宽（cm）160；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：203/270；最大回转半径（mm）225；旋耕刀型号：IT225；旋耕刀总安装刀数：40把。","900","部20170418","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：960×2000×1000；  \n结构质量（㎏）：368；\n标定功率（kW）：44.1～66.2；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）：180；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀辊设计转速（r/min ）：230/345；\n总安装刀数（把）：56；\n旋耕刀型号：IT245\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12.","900","部20170422","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴，耕幅：180CM，传动方式：齿轮传动","900","部20152890","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴，耕幅：150CM，传动方式：齿轮传动","900","部20152892","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:单个;耕幅:1500mm;","标定功率:22.0-36.8kW  结构形式：框架式 规格型号：1GQN-150 外形尺寸（长x宽x高)：1820x1010x950mm 结构质量：290kg幅宽：150cm 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动   与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：241/296r/min  最大回转半径：R225mm  总安装刀数：36把  旋耕刀型号：IT225","900","冀2016T—343","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm;","标定功率:36.8-58.8kW  结构形式：框架式 规格型号：1GQN-180 外形尺寸（长x宽x高)：1260x2180x1160mm 结构质量：496kg幅宽：180cm 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动   与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：241/296r/min  最大回转半径：R245mm  总安装刀数：52把  旋耕刀型号：IT245","900","冀2016T—342","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:单个;耕幅:1600mm;","标定功率:29.4-44.1kW  结构形式：框架式 规格型号：1GQN-160 外形尺寸（长x宽x高)：1930x1250x950mm 结构质量：360kg幅宽：160cm 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动   与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：241/296r/min  最大回转半径：R225mm  总安装刀数：40把  旋耕刀型号：IT225","900","冀2016T—343","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1820*1110*1010配托板，1860*1110*1040配镇压辊；工作幅宽cm：160；变速箱档位数：1个；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：44把；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率kw：33～36.8；动力输出轴转速r/min：540/720","900","冀2017T—264","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：单轴、框架式；工作状态外形尺寸：900×1860×860mm；工作幅宽：160cm；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：48把；配套拖拉机标定功率：29.4～36.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","900","部20181384","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式：单轴、框架式；工作状态外形尺寸：1020×2060×1040mm；工作幅宽：180cm；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：52把；配套拖拉机标定功率：36.8～44.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","900","部20181385","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","反转灭茬机","1GF-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1980×1035×1180；配套动力范围(kW)：51.5-62.5；结构质量（kg）：395；工作幅宽(cm)180；传动方式：侧边传动；灭茬刀型号：IT245.","900","苏农机（2015）第（0196）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式：单轴、框架式；工作状态外形尺寸：900×1710×860mm；工作幅宽：150cm；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：40把；配套拖拉机标定功率：22.1～29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","900","部20181384","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","型号名称：1GKN-160型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：33.0~36.7KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1020X1905X1150mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：160cm\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n        :228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:42把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:Ⅰ T245","900","部20171383","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","型号名称：1GKN-180型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：36.7~44.1KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1020X2106X1152mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：180cm\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm\n变速箱挡位数：1 个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n        :228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:50把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号: ⅠT245","900","部20171382","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","型号名称：1GN-160型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：29.4~33.0KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：980X1945X1050mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：160cm\n耕深：旱耕8~16cm；水耕10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：228（n动=540，锥伞齿轮传动比16：24）r/min\n          228（n动=720，锥伞齿轮传动比13：26）r/min\n刀辊最大回转半径:225mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:42把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:ⅠT225","900","部20171385","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","型号名称：1GN-150型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：25.7~29.4KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：980X1765X1050mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：150cm\n耕深：旱耕8~16cm；水耕10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：228（n动=540，锥伞齿轮传动比16：24）r/min\n          228（n动=720，锥伞齿轮传动比13：26）r/min\n刀辊最大回转半径:225mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:34把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:ⅠT225","900","部20171385","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；耕幅：1800mm，配套拖拉机标定功率范围：36.8～44.1kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×2050×1080mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：56把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT245。","900","部20181150","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：760*1700*1105；配套动力：38.0-47.8kW；动力输出轴转速：540/720r/min；工作幅宽：1500mm；耕深：12-16/cm;中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：264kg","900","部20151327","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：740*1800*1115；配套动力：38.0-47.8kW；动力输出轴转速：540/720r/min；工作幅宽：1600mm；耕深：12-16/cm;中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：280kg","900","部20151327","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊迪利农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","工作宽幅：1600mm      旋耕刀型号：IT225\n工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）1150*1690*1050\n作业速度范围（m/s）0.27~1.38    传动方式：中间齿轮传动","900","部20190601","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊迪利农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","工作宽幅：1500mm 旋耕刀型号：IT225\n工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）1150*1590*1050\n作业速度范围（m/s）0.27~1.38    传动方式：中间齿轮传动","900","部20190601","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊迪利农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","工作幅宽：1800mm旋耕刀型号：IT225\n工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）1150*1900*1050\n作业速度范围（m/s）0.27~1.38\n传动方式：中间齿轮传动","900","部20190600","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊迪利农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","工作幅宽：2000mm旋耕刀型号：IT225\n工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）1150*2210*1050\n作业速度范围（m/s）0.27~1.38\n传动方式：中间齿轮传动","900","部20190600","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1160；配套动力范围（kW）：22.1～29.4；结构质量（kg）：340；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","900","部2015837","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-160D","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴，耕幅（mm）：1600","900","部2015922","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-160Z","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴，耕幅（mm）：1600","900","部20171900","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1800","900","部20171820","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1500","900","部20171822","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1600","900","部20171822","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-170","旋耕机轴数:1个;耕幅:1700mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1700","900","部20171822","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构形式:框架型；型号规格:1GKN-160型；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1175×1845×1020；结构质量(KG):320；幅宽(CM):160；耕深(CM):12~16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊:设计转速(R/MIN):230,最大回转半径(MM):245,总安装刀数(把):40；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245.","900","豫2017008","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","型号名称：1GQN-150型旋耕机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：940×1700×1015（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：150cm；耕深：8～14cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速：233r/min；最大回转半径：225mm；总安装刀数：36把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT225/IT225左；限深装置型式：限深板；配套拖拉机标定功率：25.7～36.8kW；动力输出轴转速：540/760r/min。","900","部20171922","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-180A","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","型号名称：1GQN-180A型旋耕机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1140×2065×1070（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：180cm；耕深：8～14cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：52把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；配套拖拉机标定功率：36.8～44.1kW；动力输出轴转速：540/760r/min。","900","部20171927","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-165A","旋耕机轴数:1个;耕幅:1650mm;","型号名称：1GQN-165A型旋耕机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1115×1920×1085（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：165cm；耕深：8～14cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：48把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；配套拖拉机标定功率：35.3～40.4kW；动力输出轴转速：540/760r/min。","900","部20171923","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：框架式；配套动力：36.8～40.4kW；外形尺寸（长×宽×高）：1020×1800×902（mm）；结构质量：270kg；理论作业速度：0.55～1m/s；工作幅宽：1600mm；耕深：12～14cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊转速：223/297r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：42把；旋耕刀型号：IT225/IT225左。","900","部20153020","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：29.4～33.1；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1020×1862×1110；结构质量（kg）：340；作业速度（km/h）：2~5；幅宽（cm）：160；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：38；旋耕刀型号：IT245。","900","部2015712","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：25.7～33.1；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1020×1762×1110；结构质量（kg）：330；作业速度（km/h）：2~5；幅宽（cm）：150；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：34；旋耕刀型号：IT245。","900","部2015712","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：36.8～44.1；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1020×2056×1110；结构质量（kg）：360；作业速度（km/h）：2~5；幅宽（cm）：180；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：50；旋耕刀型号：IT245。","900","部2015713","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：970*2095*1020；配套动力：58.8-66.1kW；工作幅宽：1800mm；动力输出轴转速：720/r/min；中间齿轮传动；三点悬挂；耕深：12-16/cm;整机质量：427kg","900","部20151328","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-180G","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴，耕幅（mm）：1800","900","豫2016099","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-150D","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴，耕幅（mm）：1500","900","部20171899","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-180Z","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴，耕幅（mm）：1800","900","豫2016100","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机(原：框架式旋耕机)","1GKN-180KD(原：1GQN-180KD)","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴，耕幅（mm）:1800","900","豫2016151","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-190","旋耕机轴数:1个;耕幅:1900mm;","单轴；幅宽：1900mm；配套动力：58.8～73.5kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：525kg；外形尺寸（长×宽×高）：1180×2075×1230mm；刀片型号及数量：IT245型52把；耕深：12～16cm。","900","TJ-2018T-51","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-155","旋耕机轴数:1个;耕幅:1560mm;","配套拖拉机标定功率范围：25.7～33.1kW；动力输出轴转速：540r/min；旋耕机型号名称：1GKN-155型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1005×1690×1030mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：156cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；总安装刀数：36把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板。\"","900","鄂2018025","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-165","旋耕机轴数:1个;耕幅:1650mm;","配套拖拉机标定功率范围：36.8～51.4kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-165型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1020×1800×885mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：165cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：225mm；总安装刀数：42把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT225/ⅠT225左；限深装置型式：限深板。","900","鄂2018025","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-175","旋耕机轴数:1个;耕幅:1770mm;","配套拖拉机标定功率范围：44.1～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-175型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1210×1915×1075mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：177cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：48把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；限深装置型式：限深板。","900","鄂2018027","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-165A","旋耕机轴数:1个;耕幅:1650mm;","配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-165A型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1192×1830×1080mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：165cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：44把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；限深装置型式：限深板。","900","鄂2018026","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-190","旋耕机轴数:1个;耕幅:1930mm;","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-190型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1225×2065×1080mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：193cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：52把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；限深装置型式：限深板。","900","鄂2018027","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GQN-180S","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm;","结构型式：框架式；配套功率(kW)：36.8-44.1；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1020×2060×1160㎜；结构质量（kg）：405；理论作业速度（㎞/h）：2.5-6.5；幅宽(cm)：180；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速（r/min）：200,230,235，226,265,295，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数(把)：50；旋耕刀型号：IT245。","900","部20160542","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:单个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；配套功率(kW)：25.7-33.1；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；外形尺寸：1020×1760×1130㎜；结构质量（kg）：335；理论前进速度（㎞/h）：2.5-6.5；幅宽(cm)：150㎝；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，刀辊最大回转半径（㎜）：225，总安装刀数量(把)：34；旋耕刀型号：IT255。","900","部2015310","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套拖拉机标定功率范围22~29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速720r/min；型号名称1GKN-150型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)880×1740×970mm；作业速度范围0.28~1.38m/s；工作幅宽150cm；耕深12~16cm；传动方式:中间传动；刀辊设计转速265r/min；刀辊最大回转半径225mm；刀辊总安装刀数40把；刀轴连接型式:花键连接；旋耕刀型号:IT225；","900","部20180149","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套拖拉机标定功率范围:22~29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min型号规格:1GKN-160型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):880×1850×970mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:160cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:225mm；刀辊总安装刀数:44把；刀轴连接型式:花键连接；旋耕刀型号:IT225；","900","部20180148","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率范围:36.75~51.45kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-180型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1080×2040×990mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:180cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:52把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","900","部20180150","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:单个;耕幅:1600mm;","结构型式：框架式；配套功率(kW)：29.4-36.8；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1020×1860×1130㎜；结构质量（kg）：355；理论前进速度（㎞/h）：2.5-6.5；幅宽(cm)：160㎝；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊最大回转半径（㎜）：245，刀辊转速（r/min）：200,230,235，229,265,308；总安装刀数量(把)：38；旋耕刀型号：IT245。","900","部2015282","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-180A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率kw：58.8～80.9；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1180*2140*1170；工作幅宽cm：180；传动方式：中间；总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245","900","冀2018T—206","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:980×1750×990；结构质量KG:300；幅宽CM:160；耕深CM:≥12；总安装刀数:44把；旋耕刀型号:IT225；","900","部20171192","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:1020×2050×1000；结构质量KG:360；幅宽CM:180；耕深CM:≥12；总安装刀数:52把；旋耕刀型号:IT245；","900","部20171193","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:980×1650×990；结构质量KG:280；幅宽CM:150；耕深CM:≥12；总安装刀数:40把；旋耕刀型号:IT225；","900","部20171192","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套拖拉机标定功率kW：36.76；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×1810×1110；作业速度范围m/s：0.83～1.39；结构重量kg：302；工作幅宽cm：160；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min：230；刀辊最大回转半径mm：260；总安装刀数：42；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；刀轴连接型式：花键；限深装置型式：限深板。","900","晋201603","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率kW：36.8～44.1；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；拖拉机常用作业档次：慢Ⅱ；拖拉机理论前进速度m/s：0.28～0.83；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×2070×1090；结构质量kg：339；工作幅宽cm：180；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm：245；总安装刀数：50；旋耕刀型号：1T245左右弯刀。","900","部20152593","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；耕幅：1800mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2100×1060；配套功率：36.8～40.4kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；结构质量（kg）：400；理论作业速度（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245±10；总安装刀数（把）：52。","900","苏农机（2016）第（0020）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北通田机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","标定功率范围：25.7-33kw；结构型式(圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1025×1870×980mm；工作幅宽：160cm；耕深：12-16cm；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊总安装刀数：42把","900","冀2018T—038","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北通田机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","标定功率范围：36.8—51.4kw；结构型式(圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2140×1090mm；工作幅宽：180cm；耕深：12-16cm；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊总安装刀数：52把","900","冀2018T—039","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","华创机器人制造有限公司","反转灭茬旋耕机","1GFK-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","型号：1GFK-180；配套拖拉机标定功率范围kw:47.8～55.1；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式):框架式；旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×2100×1200；旋耕机工作幅宽cm:180；旋耕机传动方式(侧边、中间):单侧边齿轮传动；旋耕机刀辊总安装刀数:44把；旋耕机旋耕刀型号：IT245；","900","鄂2017100","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","华创机器人制造有限公司","反转灭茬旋耕机","1GFK-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","型号：1GFK-160；配套拖拉机标定功率范围kw:36.8～51.5;旋耕机结构型式(圆梁式、框架式):框架式;旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×1900×1160;旋耕机工作幅宽cm:160;旋耕机传动方式(侧边、中间):单侧边齿轮传动;旋耕机刀辊总安装刀数:38把；旋耕机旋耕刀型号：IT245；","900","鄂2017099","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；幅宽：1500mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","900","部2015563","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；幅宽：1600mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","900","部2015563","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；幅宽：1800mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","900","部2015509","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","框架式三点悬挂,轴数为单轴,幅宽1800mm,标定功率43.5~53.5","900","豫2015050","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-150；外形尺寸(长×宽×高):1700mm×1060mm×1000mm；结构质量:300kg；工作幅宽:150cm；耕深:12～16cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:40把；旋耕刀型号:IT245","900","2015T—076","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-160；外形尺寸(长×宽×高):1800mm×1060mm×1000mm；结构质量:310kg；工作幅宽:160cm；耕深:12～16cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:44把；旋耕刀型号:IT245","900","2015T—076","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-180；外形尺寸(长×宽×高):2160mm×1100mm×1230mm；结构质量:515kg；工作幅宽:180cm；耕深:12～16cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:52把；旋耕刀型号:IT245","900","2015T—075","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2100×1150；配套动力范围(kW)：44.1～66.2；结构质量（kg）：400；工作幅宽(cm)：180；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：48；旋耕刀型号：IT225。","900","部20170447","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：860×1710×1160；配套动力范围(kW)：25.7～29.4；结构质量（kg）：230；工作幅宽(cm)：160；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：40；旋耕刀型号：T225。","900","部20152983","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180A","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；幅宽：1800mm；配套动力：36.8～44.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：430kg；外形尺寸（长×宽×高）：1180×2074×1090mm；刀片型号及数量：IT245型52把；耕深：12～16cm。","900","TJ-2016T-39","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150S","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：975*1745*985mm; 作业速度范围：0.4-0.9m/s；工作幅宽：150cm；配套动力：33.1-44.1kW；总安装刀数：38把","900","部20181365","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160A","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；幅宽：1600mm；配套动力：25.7～33.0kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：410kg；外形尺寸（长×宽×高）：1180×1880×1090mm；刀片型号及数量：IT245型44把；耕深：12～16cm。","900","TJ-2016T-38","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；耕幅1600mm.配套动力:≥29.4kW.外型尺寸(长×宽×高):1020×1840×1120mm.结构重量:290KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.耕深：旱耕100-140mm;水耕140-180mm.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：38把.","900","部20151767","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南冬强农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm;","单轴耕幅1800mm旋耕机","900","鄂2019070","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；耕幅1800mm.配套动力:≥40.5kW.外型尺寸(长×宽×高):1100×2080×1100mm.结构重量:382KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.耕深：旱耕100-160mm;水耕140-180mm.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：50把.","900","部20151768","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸（mm）：955×1800×1050，配套功率(kW)：29.4～36.8，结构质量（kg）：260，工作幅宽(cm)：160，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：38，旋耕刀型号：IT245。","900","部20171901","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","1GKN-160型旋耕机;标定功率：29.4-36.8KW;动力输出轴转速: 540r/min;常用作业挡挡次: 低Ⅱ、低Ⅲ;常用作业挡理论前进速度: 0.28～1.25m/s;结构形式：框架式；外形尺寸：920×1780×1000mm;结构质量：285kg;工作幅宽：160cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 40把; 旋耕刀型号: ⅠT225","900","2015T—013","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","1GKN-150型旋耕机;标定功率：25.7-29.4KW;动力输出轴转速: 540r/min;常用作业挡挡次: 低Ⅱ、低Ⅲ;常用作业挡理论前进速度: 0.28～1.25m/s;结构形式：框架式；外形尺寸：920×1680×1000mm;结构质量：278kg;工作幅宽：150cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 36把; 旋耕刀型号: ⅠT225","900","2015T—013","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","1GKN-180型旋耕机;标定功率：36.7-58.8KW;动力输出轴转速: 760r/min; 结构形式：框架式；外形尺寸：1250×2220×1120mm;作业速度: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：180cm; 耕深: 12～16cm; 传动方式：中间齿轮传动; 刀辊设计转速: 313r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 52把; 刀轴连接型式：法兰盘；旋耕刀型号: ⅠT245；与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 结构质量：510kg;","900","冀2018T—228（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸：930×1750×1000mm；配套功率(kW)：25.7～29.4；结构质量（kg）:240；工作幅宽(cm):160；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：40；旋耕刀型号：IT225。","900","部20170431","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","耕幅:1800mm;整机质量：405kg;外形尺寸(mm):1020×2060×1160;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：36.8～44.1；耕深（cm）:8～18;总安装刀数量(把):50;旋耕刀型号:IT245.","900","部20171152","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊信行机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴  耕幅2000mm","1600","部20170906","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱深耕旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1180×2530×1152mm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率：73.5～88.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720/780r/min；旋耕刀型号：ⅠT245；刀轴连接型式：接盘式","1600","部20171375","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","框架式，单轴，耕幅：2300mm","1600","部20190629","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：1010×2580×1200mm；配套功率(kW)：66.1-95.6；工作幅宽(cm)：230；传动方式：中间齿轮转动；总安装刀数量(把)：60；旋耕刀型号：IT245。","1600","鄂2018039","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋 耕 机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm","1600","2015TJ309","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","浙江柳林科技有限公司","旋耕机","1GKN-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；耕幅：2400mm","1600","鄂2018165","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","浙江柳林科技有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅：2000mm","1600","鄂2018164","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋 耕 机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm","1600","2015TJ308","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 58.8～66.1 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 720 \n旋耕机型号名称 / 1GQN-230型旋耕机 \n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式） / 框架式 \n旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1200×2558×1186 \n旋耕机作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n旋耕机工作幅宽 mm 2300 \n旋耕机耕深 cm 12～16 \n旋耕机变速箱挡位数 个 / \n旋耕机传动方式（侧边、中间） / 中间齿轮传动 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 254/267 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 68 \n旋耕机刀轴连接型式 / 花键盘连接 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245 \n旋耕机限深装置型式 / 限深板","1600","2019TJ169","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 44.1～58.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 \n旋耕机型号名称 / 1GQN-200型旋耕机 \n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式） / 框架式 \n旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1165×2300×1060 \n旋耕机作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n旋耕机工作幅宽 mm 2000 \n旋耕机耕深 cm 12～16 \n旋耕机变速箱挡位数 个 / \n旋耕机传动方式（侧边、中间） / 中间齿轮传动 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 254/267 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 60 \n旋耕机刀轴连接型式 / 花键式 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245 \n旋耕机限深装置型式 / 限深板","1600","2019TJ168","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：900×2220×900；结构型式：框架式；结构质量kg：400；幅宽cm：200；耕深cm：旱耕8-16，水耕10-18；传动方式：中间齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂。","1600","2015TJ435","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率范围：58.8-73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1050×2270×1050mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s；工作幅宽：200cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：56把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板","1600","部20190305","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸(长×宽×高)：1130×2490×1100mm，结构质量470kg，幅宽230cm，耕深12～18cm，传动方式：中间齿轮传动，配套拖拉机标定功率：66.2～80.9kW","1600","部20153015","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸(长×宽×高)：1130×2230×1100mm，结构质量：440kg，幅宽：200cm，耕深：12～18cm，传动方式：中间齿轮传动，配套拖拉机标定功率：62.5～73.5kW","1600","部20153014","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕整地机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：70把；工作幅宽：230cm，耕深12-16cm，配套动力47.8-58.8KW，前进速度：0.56-1.39m/s","1600","2015T-128(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-200B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2150×1050×950；结构质量（kg）：320；配套动力（kW）：29.4-51.5；刀把数量（把）：52；工作部件的回转直径（cm）：Φ35；工作部件的设计转速（r/min）：277/389。","1600","2016TJ550","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-230B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽（mm）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2450×1050×950；结构质量（kg）：340；配套动力（kW）：33.1-58.8；刀把数量（把）：60；工作部件的回转直径（cm）：Φ35；工作部件的设计转速（r/min）：277/389。","1600","2016TJ551","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏丰恺机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","耕幅：230cm，配套拖拉机标定功率（kw）：55.2-62.5；外形尺寸（mm）：1020*2536*1152；结构型式：框架式；传动方式：中间齿轮传动；结构质量（kg）：455；总安装刀数（把）：62；旋耕刀型号：IT245","1600","部20170221","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：58把；工作幅宽：200cm，耕深12-16cm，配套动力44.1-55.1KW，前进速度：0.56-1.39m/s","1600","2015T-127(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：1100*2320*1200；结构质量：380kg； 传动方式：中间传动； 工作幅宽：2000mm； 配套动力：58.8-66.2kW；总安装刀数：58把","1600","豫2016082","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：1100*2520*1200；结构质量：420kg； 传动方式：中间传动； 工作幅宽：2300mm； 配套动力：66.2-80.9kW；总安装刀数：66把","1600","豫2016081","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-200A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套标定功率(kw):44.1-58.8；配套动力输出轴转速(r/min):720/540；常用作业档次:低速Ⅱ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-200A1；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2420×1160；结构质量(kg):548；幅宽(cm):200；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):296-292；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:IT245","1600","冀2016T—197（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKND-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套标定功率(kw):58.8-73.6；配套动力输出轴转速(R/MIN):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKND-230；外形尺寸(长×宽×高mm):1515×2660×1200；结构质量(kg):765；幅宽(cm):230；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):R245；总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT245","1600","冀2016T—255","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","长葛市金山工程机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200A","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：58.8～73.5\n配套拖拉机常用作业档次：Ⅰ～Ⅱ档\n常用作业前进速度（m/s）：0.56～1.39\n结构型式：框架式\n型号规格：1GKN-200A旋耕机\n外形尺寸长×宽×高（mm）：1115×2375×1100\n结构质量（kg）：500\n耕深（cm）：12～16\n幅宽：200cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机连接方式：三点悬挂\n刀辊设计转速（r/min）：296\n刀辊最大回转半径：245mm\n刀辊总安装刀数：60把\n旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","1600","豫2017007","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","长葛市金山工程机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230A","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：66.2～80.9\n配套拖拉机常用作业档次：Ⅰ～Ⅱ档\n常用作业前进速度（m/s）：0.56～1.39\n结构型式：框架式\n型号规格：1GKN-230A旋耕机\n外形尺寸长×宽×高（mm）：1115×2610×1100\n结构质量（kg）：530\n耕深（cm）：12～16\n幅宽：230cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机连接方式：三点悬挂\n刀辊设计转速（r/min）：296\n刀辊最大回转半径：245mm\n刀辊总安装刀数：68把\n旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","1600","豫2017006","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","深耕旋耕机","1GSKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套标定功率(kw):70-102.9；配套动力输出轴转速(r/min):720/540；常用作业档次:低速Ⅱ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GSKN-200；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2420×1160；结构质量(kg):628；幅宽(cm):200；耕深(cm):20-26；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):255/292；刀辊最大回转半径(mm):300；总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:IT260","1600","冀2016T—198（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套标定功率(kw):44.1-58.8；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-200；外形尺寸(长×宽×高mm):880×2320×1160；结构质量(kg):432；幅宽(cm):200；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:IT245","1600","部2015372","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构形式：框架式、外形尺寸：1140×2586×1220（mm）、配套动力范围：62.5-74kW、结构质量：435kg、工作幅宽：230cm、传动方式：齿轮传动、总安装刀数：64把、旋耕刀型号;IT245、","1600","2017TJ247","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","反转灭茬机","1GFM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1270×2400×1095；配套动力范围（kW）：51.8～62.9；结构质量（kg）：520；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：60；旋耕刀型号：IT245","1600","苏农机（2017）第（0549）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2560×1160；配套动力范围（kW）：44.1～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","1600","部2015835","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港苏友机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构:框架式；规格型号:1GKN-200；幅宽:200CM；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.","1600","苏农机（2016）第（0177）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港苏友机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构:框架式；规格型号:1GKN-230；幅宽:230CM；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.","1600","苏农机（2016）第（0178）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴,耕幅:2.3m,结构形式:框架式,配套功率:44.1-62.5KW","1600","2017TJ716","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸:1050×2560×1132MM；工作幅宽:2300MM，结构型式:框架上","1600","2018TJ566","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴,耕幅:2m,结构形式:框架式,配套功率:40.5-47.8kw","1600","2015TJ175","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴,耕幅:2m,结构形式:框架式,配套功率:44.1-55.1KW.","1600","2017TJ718","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴,耕幅:2.3m,结构形式:框架式,配套功率:44.1-62.5KW.","1600","2017TJ719","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴,耕幅:2.3m,结构形式:框架式,配套功率:44.1-58.8KW.","1600","2015TJ176","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2300mm;","标定功率（kw）:58.8~66.1、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-230、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1200*2570*1100、结构质量（kg）:410、幅宽（cm）:230、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：64","1600","2015T—035(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-230A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套标定功率(kw):66.2-80.9；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；结构形式:单轴框架式；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2670×1160；作业速度范围(m/s):0.56-1.39；幅宽(cm):230；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；刀辊设计转速(r/min):296/241；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):64；刀轴连接型式：花键套连接；旋耕刀型号:IT245","1600","冀2018T—001（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","配套标定功率(kw):58.8-66.1；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-220；外形尺寸(长×宽×高mm):880×2470×1160；结构质量(kg):448；幅宽(cm):220；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):64；旋耕刀型号:IT245","1600","部2015373","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2000mm;","标定功率（kw）:47.8~58.8、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-200、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1100*2300*1100、结构质量（kg）:390、幅宽（cm）:200、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：58","1600","2015T—037(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-220A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","配套标定功率(kw):58.8-66.1；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；结构形式:单轴框架式；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2570×1160；作业速度范围(m/s):0.56-1.39；幅宽(cm):220；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):64；刀轴连接型式：花键套连接；旋耕刀型号:IT245","1600","冀2018T—001（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-230；外形尺寸(长×宽×高):2540mm×1110mm×1010mm；结构质量:700kg；工作幅宽:2.3m；耕深:0.12～0.18m；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267/254r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:64把；旋耕刀型号:IT245","1600","冀2018T—220（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南千里机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1230*2460*1100；作业速度范围（m/s）：0.55~1.38；工作幅宽（cm）：230；耕深（cm）：≥12；变速箱档位数（个）：1；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：280；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：64；刀轴链接型式：接盘式；","1600","部20181351","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","耕幅:2000mm;整机质量：420kg;外形尺寸(mm):1020×2300×1160;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：40.5～47.8；耕深（cm）:8～18;总安装刀数量(把):58;旋耕刀型号:IT245.","1600","部20171152","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1～58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：500kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2310×1125mm；刀片型号及数量：IT245型60把；耕深：12～16cm。","1600","部2015905","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；幅宽：2400mm；配套动力：88.2～102.9kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1200×2580×1240mm；刀片型号及数量：IT245型68把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2018T-58","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","耕幅:2300mm;整机质量：580kg;外形尺寸(mm):1050×2636×1250;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：44.1～58.8；耕深（cm）: ≥12;总安装刀数量(把):62;旋耕刀型号:IT245.","1600","苏农机（2016）第（0209）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","耕幅:2000mm;整机质量：585kg;外形尺寸(mm):1390×2470×1230;传动方式：侧边齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：62.5～69.5；耕深（cm）:8～18;总安装刀数量(把):58;旋耕刀型号:IT245。","1600","苏农机（2015）第（0208）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：900×2540×900；结构型式：框架式；结构质量kg：450；幅宽cm：230；耕深cm：旱耕8-16，水耕10-18；传动方式：中间齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂。","1600","2015TJ436","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GK-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：860×2200×900；结构型式：框架式；结构质量kg：350；幅宽cm：200；耕深cm：旱耕8-16，水耕10-18；传动方式：侧边齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂。","1600","2015TJ433","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：860×2470×900；结构型式：框架式；结构质量kg：375；幅宽cm：230；耕深cm：旱耕8-16，水耕10-18；传动方式：侧边齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂。","1600","2015TJ434","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNZGK-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1130*2315*1135；配套动力：58.8-66.1KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：2000mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：480Kg","1600","冀2018T—017（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNZGK-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1130*2460*1135；配套动力：69.8-73.5KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：2200mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：490Kg","1600","冀2018T—018（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNZGK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1130*2550*1135；配套动力：69.8-73.5KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：2300mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：485Kg","1600","冀2018T—018（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1200*2540*1100；配套动力：69.8-73.5KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：2300mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：540Kg","1600","冀2018T—019（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北通田机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；配套拖拉机标定功率：44.1-58.8kw；外形尺寸（长×宽×高）：2310×1100×1000mm；结构质量：425kg；幅宽：200cm；旋耕深度：旱耕：12～16cm，水耕：14～18cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂联接；总安装刀数：58把","1600","部2015722","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北通田机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；配套拖拉机标定功率：58.8-66.1kw；外形尺寸（长×宽×高）：2440×1110×1000mm；结构质量：465kg；幅宽：230cm；旋耕深度：旱耕：12～16cm，水耕：14～18cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂联接；总安装刀数：62把","1600","部2015721","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；耕幅：2200mm，配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW，\n旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×2490×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：64把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT245。","1600","部20181149","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","反转灭茬旋耕机","1GFM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套功率:51.5-62.5KW,单轴,耕幅:2m,结构形式:框架式.","1600","2016TJ633","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNT-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构型式:框架式;外形尺寸:1130×3020×1190mm;工作幅宽:2800mm","1600","2018TJ568","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸:1050×2320×1132MM；工作幅宽:2000MM，工作幅宽:2米;耕深:≥8;传动方式:中间齿轮传送","1600","2018TJ565","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅:2300mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：51.5-62.5kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2536×1312；整机质量：500kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.83～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：221（n动=540）/228（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：62；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；","1600","部20171353","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","框架式三点悬挂,轴数为单轴；幅宽:2000mm；标定功率51.5~58.5.","1600","豫2015049","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；耕幅:2400mm","1600","鄂2017086","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQL-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；耕幅:2200mm","1600","鄂2017119","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","框架式三点悬挂单轴；幅宽:2000MM；标定功率51.5~58.5.","1600","豫2015050","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；耕幅:2400mm","1600","鄂2017120","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅:2000mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：44.1-55.2kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2296×1312；整机质量：480kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.83～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：221（n动=540）/228（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：58；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；","1600","部20171350","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；配套动力：73.5～95.55kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1200×2480×1240mm；刀片型号及数量：IT245型64把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2018T-54","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅:2000mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：44.1-55.2kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2296×1152；整机质量：435kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.83～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：221（n动=540）/228（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：58；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；","1600","部20171351","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","反转灭茬机","1GFM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅:2000mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：66.2-73.5kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：2120×1800×1200；整机质量：435kg;结构型式：框架式；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动；作业速度（km/h）：3～5；耕深（cm）：≥12；输入轴转速（rpm）：222、228；弯刀型式：IT245；刀片数量（把）：52；刀辊最大回转半径（cm）：245；","1600","苏农机（2015）第（0100）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南康德瀚机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅：2300mm","1600","豫2017033","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8～66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：530kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2540×1125mm；刀片型号及数量：IT245型66把；耕深：12～16cm。","1600","部2015900","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","长葛市俊发农机配件有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率51.4～58.8kw,配套拖拉机动力输出轴转速540r/min.旋耕机结构型式: 框架式 ,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)1240×2260×1100 ㎜,旋耕机结构质量 520 ㎏,旋耕机幅宽 200 ㎝,旋耕机耕深 12～18 ㎝,旋耕机传动方式 中间齿轮传动 ,旋耕机与拖拉机联接方式 三点悬挂联接 ,旋耕机刀辊总安装刀数 58 把，旋耕机旋耕刀型号 ⅠT245、ⅠT245左","1600","豫2015065","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8～66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：465kg；外形尺寸（长×宽×高）：1110×2540×1010mm；刀片型号及数量：IT245型66把；耕深：12～16cm。","1600","部2015902","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；幅宽：2200mm；配套动力：58.8～66.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：516kg；外形尺寸（长×宽×高）：1195×2445×1110mm；刀片型号及数量：IT245型64把；耕深：12～16cm。","1600","冀2016T—211（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；幅宽：2200mm；配套动力：58.8～66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：510kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2440×1125mm；刀片型号及数量：IT245型64把；耕深：12～16cm。","1600","部2015900","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1～58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：502kg；外形尺寸（长×宽×高）：1195×2315×1110mm；刀片型号及数量：IT245型60把；耕深：12～16cm。","1600","冀2016T—210（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-210","旋耕机轴数:1个;耕幅:2100mm;","单轴；幅宽：2100mm；配套动力：73.5～88.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1200×2350×1240mm；刀片型号及数量：IT245型60把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2018T-54","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8～69.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：536kg；外形尺寸（长×宽×高）：1195×2545×1110mm；刀片型号及数量：IT245型68把；耕深：12～16cm。","1600","冀2016T—211（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","汝南县广源车辆有限公司","旋耕机","1GQN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套动力：44.1-58.8KW   整机质量：440kg   耕宽：200cm   外型尺寸：1110×2320×1160","1600","豫2017217","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊农友机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式 单轴  耕幅：2000cm  耕深：≥12cm  刀数:56把","1600","部20190375","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:/个;耕幅:2300mm;","结构尺寸（长*宽*高）：1520×2610×1120（mm），结构形式：框架式 ，配套动力： 62.5-80.9（kw），变速箱档位数：/，传动方式：中间齿轮 ，工作幅宽：230（cm）  ， ，总安装刀数：64（把） ,限深装置型式：  限位板式，动力输出轴转速： 540/760（r/min）","1600","部20171002","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:/个;耕幅:2000mm;","结构尺寸（长*宽*高）：1520×2310×1120（mm），结构形式：框架式 ，配套动力： 44.1-58.7（kw），变速箱档位数：/，传动方式：中间齿轮 ，工作幅宽：200（cm）  ，旋耕刀型号：IT245 ，总安装刀数：60（把） ,限深装置型式：  限位板式，动力输出轴转速： 540/760（r/min）","1600","部20171001","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:/个;耕幅:2200mm;","结构尺寸（长*宽*高）：1520×2510×1120（mm），结构形式：框架式 ，配套动力： 51.5-66.1（kw），变速箱档位数：/，传动方式：中间齿轮 ，工作幅宽：220（cm）  ，旋耕刀型号：IT245 ，总安装刀数：64（把） ,限深装置型式：  限位板式，动力输出轴转速： 540/760（r/min）","1600","部20171002","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸（mm）：1190×2536×1270，配套拖拉机功率(kw)：58.8～66.2，结构质量(kg)：450，工作幅宽(cm)：230，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：62，旋耕刀型号：IT245。","1600","部20171903","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","旋耕机轴数:单个;耕幅:2200mm;","标定功率:58.8-82.1kW  结构形式：框架式 外形尺寸（长x宽x高)：1260x2570x1160mm 结构质量：535kg幅宽：220cm 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动   与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：241/296r/min  最大回转半径：R245mm  总安装刀数：64把  旋耕刀型号：IT245","1600","冀2016T—341","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","标定功率:51.5-73.5kW  结构形式：框架式 规格型号：1GQN-200 外形尺寸（长x宽x高)：1260x2420x1160mm 结构质量：522kg幅宽：200cm 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动   与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：241/296r/min  最大回转半径：R245mm  总安装刀数：60把  旋耕刀型号：IT245","1600","冀2016T—342","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","水田埋茬耕整机","1GSM-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴，耕幅：230CM，传动方式：齿轮传动","1600","苏农机（2015）第（0061）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","水田埋茬耕整机","1GSM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅：200CM，传动方式：齿轮传动","1600","苏农机（2015）第（0060）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴，耕幅：230CM，传动方式：齿轮传动","1600","部20152891","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅：200CM，传动方式：齿轮传动","1600","部20152890","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","反转埋茬耕整机","1GFM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅：200CM，传动方式：侧边齿轮传动","1600","苏农机（2015）第（0059）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：960×2200×1030；  \n结构质量（㎏）：396；\n标定功率（kW）：44.1～66.2；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：720；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）：200；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀辊设计转速（r/min ）：255；\n总安装刀数（把）：60；\n旋耕刀型号：IT245\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12","1600","部20170422","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套动力（kw）：67.6-88.2；外形尺寸（长×宽×高）（mm）1020×2560×1250；结构质量（kg）：520；工作幅宽（cm）230；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：222/296；最大回转半径（mm）245；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀总安装刀数：68把。","1600","部20170426","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套动力（kw）：44.1-66.2；外形尺寸（长×宽×高）（mm）1000×2240×1180；结构质量（kg）：400；工作幅宽（cm）200；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：198/265；最大回转半径（mm）245；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀总安装刀数：60把。","1600","部20170419","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：1280x2550x1100;\n幅宽（cm）：230；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n刀辊最大回转半径（mm）：245；\n刀辊总安装刀数（把）：64；\n旋耕刀型号：IT245；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:58.8-88.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720。","1600","冀2018T—203","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","水旱两用旋耕机","1GKND-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：1150×2540×1120㎜；配套功率(kW)：44.1-58.8；结构质量（kg）：442；工作幅宽(cm)：230㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：104；旋耕刀型号：IT245，与拖拉机连接方式：三点悬挂。","1600","部20171658","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-200SK","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1050×2300×1050㎜；工作幅宽(cm)：200㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数量(把)：58；配套功率(kW)：40.4-66.1；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","1600","部20170909","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2320×1160；配套动力范围（kW）：40.4～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","1600","部2015836","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；耕幅:2400mm","1600","鄂2017124","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；耕幅:2400mm","1600","鄂2017092","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","反转灭茬机","1GFM-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：1080×2250×1140㎜；配套功率(kW)：51.5-62.5；结构质量（kg）：420；工作幅宽(cm)：200㎝；传动方式：中间齿轮传动+侧边齿轮传动；总安装刀数量(把)：56；旋耕刀型号：IT245。","1600","苏农机（2015）第（0123）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×2600×1320； 2.整机质量(kg): 430； 3.配套动力(kW): 58.8～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):230；8.旋耕刀数量(把): 64；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","1600","部20170424","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×2300×1320； 2.整机质量(kg): 380； 3.配套动力(kW): 44.1～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):200；8.旋耕刀数量(把): 56；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","1600","部20170436","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2260×1152；配套动力范围（kW）：≥62.9；结构质量（kg）：435；传动方式：侧边传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","1600","苏农机（2016）第（0147）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1130；配套动力范围（kW）：40.5～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","1600","部20151760","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2296×1152；配套动力范围（kW）：44.1～55.2；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","1600","部20152745","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2536×1152；配套动力范围（kW）：55.1～62.5；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","1600","苏农机（2017）第（0247）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港金旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","配套功率(kW)：51.5-66.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；作业档次：II档；结构型式：框架式；外形尺寸：1130×2280×1150㎜；结构质量（kg）：500；工作幅宽(cm)：200㎝；耕深（㎝）：≥12；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：标准三点悬挂；设计转速（r/min）：248/296；最大回转半径（㎜）：245；总安装刀数量(把)：60；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20170992","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2540×1160；配套动力范围（kW）：44.1～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","1600","部2015663","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1160；配套动力范围（kW）：40.5～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","1600","部20160407","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2536×1152；配套动力范围（kW）：51.5～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","1600","苏农机（2017）第（0269）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1160；配套动力范围（kW）：40.4～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","1600","部2015661","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：1110x2310x1010;\n幅宽（cm）：200；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n与拖拉机联接方式:三点悬挂联接；\n刀辊最大回转半径（mm）：245；\n刀辊总安装刀数（把）：60；\n旋耕刀型号：IT245；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:44.1-58.8；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720/540。","1600","冀2016T—106（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQL-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅:2000mm","1600","鄂2017123","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1000×2500×1230；  \n结构质量（㎏）：490；\n标定功率（kW）：58.8～66.2；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）：230；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀辊设计转速（r/min ）：230/345；\n总安装刀数（把）：64；\n旋耕刀型号：IT245\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12.","1600","部20170427","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；工作幅宽（cm）：200，外形尺寸（mm）：1310*2350*1155，结构形式：框架式，配套拖拉机标定功率范围（kW）：52.9～73.5，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720，作业速度范围（m/s）：1～5，耕深（cm）：8～18，传动方式：中间齿轮传动，刀辊设计转速（r/min）：296，刀辊最大回转半径（mm）：245，刀辊总安装刀数（把）：58，刀轴连接型式：花键连接，旋耕刀型号：IT245","1600","冀2018T-091（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2080mm;","1.配套动力  KW  40.45-51.47\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   910×2230×1050\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm    208\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","1600","吉农机鉴2018-008","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2350mm;","1.配套动力  KW  51.47-66.18\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   920×2510×1110\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm   235\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","1600","吉农机鉴2018-009","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽（cm）：230，外形尺寸（mm）：1300*2578*1150，结构质量（kg）：516，结构形式：框架式，配套动力（kW）：69.9～73.5，动力输出轴转速（r/min）：720/540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：296/222，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：66，旋耕刀型号：IT245","1600","2015T-009","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","长葛市俊发农机配件有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率58.8～73.5kw,配套拖拉机动力输出轴转速540、720r/min.旋耕机结构型式: 框架式 ,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)1240×2560×1100 ㎜,旋耕机结构质量 540 ㎏,旋耕机幅宽 230 ㎝,旋耕机耕深 12～18 ㎝,旋耕机传动方式 中间齿轮传动 ,旋耕机与拖拉机联接方式 三点悬挂联接 ,旋耕机刀辊总安装刀数 62 把，旋耕机旋耕刀型号 ⅠT245、ⅠT245左","1600","豫2015059","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅：2300mm；外形尺寸：1230×2555×1090 mm；配套动力：66.2～88.2kw；结构质量：600kg；传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：64 把,旋耕深度8～18cm","1600","部20170230","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套动力（kW）：62.5～69.6；外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1580×2480×1230；工作幅宽（cm）：200；结构质量（kg）：585；结构型式：框架式；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动；耕深（cm）：10～18；输入轴转速（rpm）：540、720；刀辊转速（rpm）：222、296；弯刀型式：IT245；刀片数量（把）：52；刀辊最大回转半径（mm）：245。","1600","苏农机（2015）第（0203）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率kw：51.5～88.2；动力输出轴转速r/min：760；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1195*2300*1165；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：200；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：280；最大回转半径mm：245；总安装刀数：60把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","1600","部20190111","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率kw：69.9～95.6；动力输出轴转速r/min：760；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1190*2590*1180；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：230；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：280；最大回转半径mm：245；总安装刀数：68把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","1600","部20190112","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸： 1180×2295×1070 mm；配套拖拉机标定功率:66.2～88.2kw;传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：56 把,旋耕深度：8~18cm;耕幅：2000mm；","1600","部20170231","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱深耕旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1180×2296×1152mm；工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm;传动方式:中间齿轮传动;配套拖拉机标定功率:58.8～66.2kW; 配套拖拉机动力输出轴转速:720/780r/min","1600","部20171374","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","反转灭茬机","1JMF-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套动力（kW）：66.2～73.5；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1580×2710×1230；工作幅宽（cm）：230；结构质量（kg）：620；结构型式：框架式；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动；耕深（cm）：10～18；输入轴转速（rpm）：540、720；刀辊转速（rpm）：222、296；弯刀型式：IT245；刀片数量（把）：60；刀辊最大回转半径（mm）：245。","1600","苏农机（2015）第（0204）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构形式:框架型；型号规格:1GKN-200型；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1170×2340×1120；结构质量(KG):460；幅宽(CM):200；耕深(CM):12~16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊:设计转速(R/MIN):267,最大回转半径(MM):245,总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245.","1600","豫2017009","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构形式:框架型；型号规格:1GKN-230型；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1210×2555×1140；结构质量(KG):490；幅宽(CM):230；耕深(CM):12~16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊:设计转速(R/MIN):267,最大回转半径(MM):245,总安装刀数(把):64；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245.","1600","豫2017010","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2200mm","1600","部20171046","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2300mm","1600","部20152980","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2000mm","1600","部20171047","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GQ-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴，工作幅宽：230cm，耕深：≥8cm，刀辊设计转速：209r/min,整机质量量:592kg。","1600","苏农机（2019）第（0341）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴，工作幅宽：230cm,耕深：旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速：226rpm结构质量：600kg。","1600","苏农机（2017）第（0448）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1GSZ-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴，工作幅宽：230cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：374kg。","1600","苏农机（2015）第（0190）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊迪利农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","工作幅宽：2300mm 旋耕刀型号：IT245\n工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）1240*2550*1160\n作业速度范围（m/s）88.2~102.9    传动方式：中间齿轮传动","1600","部20190599","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊迪利农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","工作幅宽：2500mm旋耕刀型号：IT245\n工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）1240*2750*1160\n作业速度范围（m/s）88.2~102.9\n传动方式：中间齿轮传动","1600","部20190598","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","IJSL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","轴数，单轴。耕幅2400mm，搅江深度cm（10-16），传动方式，侧边齿轮传动/侧边链条传动","1600","苏农机（2016）第（0071）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNG-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机功率：58.8～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ、Ⅲ；理论前进速度：0.55～1.39m/s；结构型式：单轴、框架式；外形尺寸：1240×2600×1070mm；结构质量：520kg；耕幅：230cm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：310r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：62把；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20151350","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","型号名称：1GKN-230型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：55.1~58.8KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1020X2580X1152mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：230cm\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n        :228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:62把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号: ⅠT245","1600","部20171386","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅：2300mm，配套拖拉机标定功率范围：66.1～69.8kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×2590×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：68把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：ⅠT245。","1600","部20181149","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅：2000mm，配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW，\n旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×2350×1080mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：60把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT245。","1600","部20181150","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机功率：44.1～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ、Ⅲ；理论前进速度：0.55～1.39m/s；结构型式：单轴、框架式；外形尺寸：1300×2320×1020mm；结构质量：460kg；耕幅：200cm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：310r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：58把；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20151349","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-230B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","型号名称：1GKN-230B型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：66.1~73.5KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1200X2560X1150mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：230cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：244，274，307，344，491（n动=540）r/min\n          235，264，296，332，472（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:76把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:盘式旋耕耙刀（R=245）","1600","部20171380","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","益阳市德林机械有限公司","旋耕机","1GQ-200","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2000mm;","结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；工作幅宽：2000mm；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1050mm*2870mm*970mm；传动方式（侧边、中间）：侧边。","1600","湘20180913058","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-210B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2100mm;","型号名称：1GKN-210B型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：58.8~66.1KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1200X2335X1150mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：210cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：244，274，307，344，491（n动=540）r/min\n          235，264，296，332，472（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:68把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:盘式旋耕耙刀（R=245）","1600","部20171380","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-200【原型号1GSZ-200】","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2246×990×1040；配套动力范围(kW)：44.1-58.8；结构质量（kg）：413；工作幅宽(cm)200；传动方式：中部齿轮传动；旋耕刀型号：IT225.","1600","苏农机（2015）第（0195）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2646×990×1040；配套动力范围(kW)：51.5-62.5；结构质量（kg）：453；工作幅宽(cm)240；传动方式：中部齿轮传动；旋耕刀型号：IT225.","1600","苏农机（2016）第(0150)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","反转灭茬机","1GF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2220×1035×1180；配套动力范围(kW)：62.5-69.8；结构质量（kg）：405；工作幅宽(cm)200；传动方式：侧边传动；灭茬刀型号：IT245.","1600","苏农机（2015）第（0197）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2300×865×1250；配套动力范围(kW)：62.5-69.8；结构质量（kg）：405；工作幅宽(cm)200；传动方式：侧边传动；灭茬刀型号：IT245.","1600","苏农机（2016）第（0148）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：2230×930×1050；配套动力范围(kW)：40.4-58.5；结构质量（kg）：420；工作幅宽(cm)200；传动方式：中部传动；；旋耕刀型号：IT245.","1600","部20152719","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：2586×1020×1152；配套动力范围(kW)：47.8-62.5；结构质量（kg）：435；工作幅宽(cm)230；传动方式：中部齿轮传动，旋耕刀型号：IT245.","1600","苏农机（2016）第（0051）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","型号名称：1GKN-200型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：55.2~66.2KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：970X2330X1020mm\n结构质量：380Kg\n理论作业速度：2~5Km/h\n幅宽：200cm\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n        :228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:58把\n旋耕刀型号: ⅠT245","1600","部20160227","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2540*1110*1010配托板，2580*1110*1040配镇压辊；工作幅宽cm：230；变速箱档位数：1个；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：64把；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率kw：58.8～66.1；动力输出轴转速r/min：540/720","1600","冀2017T—266","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKF-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2220mm;","配套拖拉机标定功率范围：69.9～88.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKF-220型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1290×2490×1100mm；作业速度范围：0.56～1.12m/s；工作幅宽：222cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：侧边；刀辊设计转速：250r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：56把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板。","1600","鄂2018121","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2335mm;","配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-230型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1045×2565×1175mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：233.5cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","1600","部20171224","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNB-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","配套拖拉机标定功率范围：62.5～80.9kW；动力输出轴转速：720r/min；旋耕机型号名称：1GKNB-240型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1190×2570×1135mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：240cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：2个；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速：260/290 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：花键连接；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左。","1600","部20181361","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2020mm;","配套拖拉机标定功率范围：44.1～51.5kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1065×2270×1175mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：202cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","1600","部20171225","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2330mm;","配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.9kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-230型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1145×2570×1100mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：233cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","1600","鄂2017130","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2030mm;","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1125×2270×1100mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：203cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","1600","鄂2017129","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNB-210","旋耕机轴数:1个;耕幅:2100mm;","配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；动力输出轴转速：720r/min；旋耕机型号名称：1GKNB-210型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1190×2265×1135mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：2个；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速：260/290 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；刀轴连接型式：花键连接；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左。","1600","部20181360","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2320mm;","配套拖拉机标定功率范围：62.5～80.9kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-230型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1315×3500×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：232cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","1600","鄂2018020","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2010mm;","配套拖拉机标定功率范围：62.5～80.9kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKF-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1290×2290×1100mm；作业速度范围：0.56～1.12m/s；工作幅宽：201cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：侧边；刀辊设计转速：250r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：52把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板。","1600","鄂2018120","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1315×3200×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：96把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","1600","鄂2018019","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQQN-200GG","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅（mm）：2000","1600","部2015913","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-230Z","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴，耕幅（mm）：2300","1600","豫2016102","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-230ZG","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴，耕幅（mm）：2300","1600","部2015911","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1～58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：425kg；外形尺寸（长×宽×高）：1110×2310×1010mm；刀片型号及数量：IT245型60把；耕深：12～16cm。","1600","部2015901","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；幅宽：2200mm；配套动力：58.8～66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：450kg；外形尺寸（长×宽×高）：1110×2440×1010mm；刀片型号及数量：IT245型64把；耕深：12～16cm。","1600","部2015902","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机(原：框架式旋耕机)","1GKN-200KH(原：1GQN-200KH)","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅（mm）：2000","1600","豫2016152","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQQN-230GG","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴，耕幅（mm）：2300","1600","部2015910","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-200G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅（mm）：2000","1600","部20171897","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[392,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-200ZG","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅（mm）：2000","1600","部2015912","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[393,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-200Z","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴，耕幅（mm）：2000","1600","豫2016101","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[394,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2310*1110*1010配托板，2350*1110*1040配镇压辊；工作幅宽cm：200；变速箱档位数：1个；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率kw：58.8～66.1；动力输出轴转速r/min：540/720","1600","冀2017T—265","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[395,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：40.4～47.8；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1020×2296×1110；结构质量（kg）：390；作业速度（km/h）：2~5；幅宽（cm）：200；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：58；旋耕刀型号：IT245。","1600","部2015713","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[396,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：47.8～58.8；外形尺寸(长×宽×高)（mm）：990×2550×1050；结构质量（kg）：435；作业速度（km/h）：2~5；幅宽（cm）：230；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：62；旋耕刀型号：IT245。","1600","苏农机（2016）第（0212）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[397,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：995*2320*1040配套动力：58.8-66.1kW；动力输出轴转速：720/r/min；工作幅宽：2000mm；中间齿轮传动；三点悬挂；耕深：12-16/cm；整机质量：475kg","1600","部20151328","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[398,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQNP-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套动力：58.8～66.2kW；动力输出轴转速：540/760  r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1410×2290×1060（mm）；结构质量：450kg；幅宽：200cm；耕深：8～12cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：252/280r/min；最大回转半径：195mm；总安装刀数：96把；旋耕刀型号：IT195左/IT195。","1600","豫2016020","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[399,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率：58.8～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；旋耕机结构形式：框架式；规格型号：1GQN-230H；外形尺寸（长×宽×高）：1080×2570×1145（mm）；结构质量：510kg；幅宽：2300mm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：278/311 r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左。","1600","豫2016092","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[400,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率：44.1～51.5kW；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；旋耕机结构形式：框架式；规格型号：1GQN-200H；外形尺寸（长×宽×高）：1045×2270×1188（mm）；结构质量：448kg；幅宽：2000mm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：282r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左。","1600","豫2016093","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[401,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-200A","旋耕机轴数:1个;耕幅:200mm;","型号名称：1GQN-200A型旋耕机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1125×2270×1100（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：200cm；耕深：8～14cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；配套拖拉机标定功率：47.8～58.8kW；动力输出轴转速：540/760r/min。","1600","部20171926","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[402,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","型号名称：1GQN-230型旋耕机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1145×2570×1100（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：230cm；耕深：8～14cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；配套拖拉机标定功率：52.9～66.2kW；动力输出轴转速：540/760r/min。","1600","部20171925","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[403,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-230S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；配套动力：66.2～80.9kW；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；外形尺寸（长×宽×高）：1150×2568×1170（mm）；结构质量：490kg；理论作业速度：0.69～1.38m/s；型号：1GQN-230S；工作幅宽：2300mm；耕深：12～20cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊转速：251/265r/min；刀辊最大回转半径：265mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：PⅡ265/PⅡ265左。","1600","部20153021","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[404,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","水田灭茬旋耕机","1GQNM-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率范围：55.1～66.2kW；动力输出轴转速：760  r/min；旋耕机：型号名称：1GQNM-230型水田灭茬旋耕机；结构形式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×2570×1060（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：8～12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：IT195/IT195左。","1600","豫2017137","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[405,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","旋耕机型号：1GHF-230；配套动力：≥66.1 kW；外形尺寸（长×宽×高）：1030×2500×1250mm；结构形式：框架式；结构质量：540 kg；幅宽：230cm；耕深：≥15；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转速：246 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245","1600","2015TJ260","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[406,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","旋耕机型号：1GHF-200；配套动力：44.1-58.8 kW；外形尺寸（长×宽×高）：1030×2300×1250mm；结构形式：框架式；结构质量：520 kg；幅宽：200cm；耕深：≥12；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转速：246 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245","1600","2015TJ261","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[407,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山拖农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2370mm;","外型尺寸（mm）：1150×2600×1200；\n结构型式：框架式、单轴；\n工作幅宽（mm）:2370;\n配套拖拉机标定功率（kW）:58.8-73.5","1600","部20171880","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[408,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-230B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","幅宽：230cm；结构质量：470kg；耕深：12～16cm；传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数：64把","1600","部2015306","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[409,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-200B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","幅宽：200cm；结构质量：450kg；耕深：12～16cm；传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数：60把；配套拖拉机标定功率：58.8～73.5kW","1600","部2015307","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[410,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-200；外形尺寸(长×宽×高):2400mm×1350mm×1240mm；结构质量:580kg；工作幅宽:200cm；耕深:12～16cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:60把；旋耕刀型号:IT245","1600","2015T—075","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[411,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构形式：框架式、外形尺寸：1140×2296×1220（mm）、配套动力范围：45-55kW、结构质量：420kg、工作幅宽：200cm、传动方式：齿轮传动、总安装刀数：60把、旋耕刀型号;IT245、","1600","2017TJ246","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[412,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","正阳县豫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式，外形尺寸：1020×2300×1160mm，结构质量：540kg，幅宽：2000mm，耕深：12~18CM，传动方式：中间传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，配套拖拉机标定功率：51.5~80.9kw。","1600","豫2018150","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[413,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GQN-200S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽：2000mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","1600","部20160560","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[414,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","1600","部20171397","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[415,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","华创机器人制造有限公司","反转灭茬旋耕机","1GFK-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","型号：1GFK-200；配套拖拉机标定功率范围kw:58.8～69.8；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式):框架式；旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×2300×1200；旋耕机工作幅宽cm:200；旋耕机传动方式(侧边、中间):单侧边齿轮传动；旋耕机刀辊总安装刀数:50把；旋耕机旋耕刀型号：IT245；","1600","鄂2017100","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[416,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","华创机器人制造有限公司","反转灭茬旋耕机","1GFK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","型号：1GFK-230；配套拖拉机标定功率范围kw：66.2～88.2；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式):框架式；旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×2600×1200；旋耕机传动方式(侧边、中间):单侧边齿轮传动;旋耕机刀辊总安装刀数:58把；旋耕机旋耕刀型号：IT245；","1600","鄂2017101","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[417,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200D","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅：2000mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1410×2290×1060；配套功率：44.1～58.8kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；常用作业档挡次：Ⅱ档；理论前进速度（m/s）：0.7-1.4；结构质量（kg）：450；耕深（cm）：≥8；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅢT175；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：175；总安装刀数（把）：96。","1600","2015TJ201","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[418,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230D","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅：2300mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1410×2570×1060；标定功率：55.1～66.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；常用作业档挡次：Ⅱ档；结构质量：470kg；耕深（cm）：≥8；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅢT175；刀辊设计转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：175；总安装刀数（把）：112。","1600","2016TJ263","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[419,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅：2300mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1090×2600×1060；配套功率：55.1～66.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；结构质量（kg）：430；理论作业速度（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245±10；总安装刀数（把）：80。","1600","苏农机（2016）第（0022）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[420,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅：2300mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×2530×1320；配套功率：55.1～66.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；结构质量：450kg；理论作业速度（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245±10；总安装刀数（把）：68。","1600","苏农机（2016）第（0023）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[421,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽赛威机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅2000mm","1600","2019TJ080","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[422,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽赛威机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅2300mm","1600","2018TJ518","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[423,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅:2000mm；结构型式：框架式；配套拖拉机功率（kW）：44.1-51.5；动力输出轴转速（r/min）：540/760；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2300×1060；结构质量（kg）：415；理论作业速度（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245±10；总安装刀数（把）：60。","1600","苏农机（2016）第（0021）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[424,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率kW：55.1～66.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；拖拉机常用作业档次：慢Ⅱ；拖拉机理论前进速度m/s：0.28～0.83；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×2310×1090；结构质量kg：367；工作幅宽cm：200；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm：245；总安装刀数：58；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；作业效率ha/h：0.2～0.6。","1600","部20152594","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[425,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","高箱体旋耕机","1GQKN-200G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率kW：55.1～66.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；拖拉机常用作业档次：Ⅰ、Ⅱ；拖拉机理论前进速度m/s：0.28～0.83；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1060×2310×1270；结构质量kg：396；工作幅宽cm：200；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊回转半径mm：245；总安装刀数：58；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；作业效率ha/h：0.2～0.6。","1600","部20171501","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[426,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-230G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率kW：62.5～73.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；拖拉机常用作业档次：慢Ⅱ；拖拉机理论前进速度m/s：0.28～1.2；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1165×2466×1400；结构质量kg：431；工作幅宽cm：230；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm：245；总安装刀数：62；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；作业效率ha/h：0.23～0.68。","1600","部20152595","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[427,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：58.8～66.1. 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.配套拖拉机常用作业档档次：Ⅱ档.结构型式：框架单轴型.规格型号：1GQN-220.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×2650×1080mm.结构质量（kg）：535.幅宽（cm）：220. 耕深（cm）：≥12.传动方式：中间齿轮传动.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊设计转速（r/min）：267/254.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：68.旋耕刀型号：IT245.","1600","部20170408","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[428,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套动力（kW）：≥60.3（轮式拖拉机）. 动力输出轴转速（r/min）：540/720.结构形式：框架单轴型. 规格型号：1GQN-200型.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2430×1170mm.结构质量（kg）：531.工作幅宽（cm）：200. 耕深（cm）：≥12.传动方式：中间齿轮传动.与拖拉机连接方式：三点悬挂.刀辊设计转速（r/min）：220～312.刀辊最大回转半径（mm）：245.旋耕刀数量（把）：60.旋耕刀型号：IT245.","1600","部20152992","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[429,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:1020×2250×1000；结构质量KG:400；幅宽CM:200；耕深CM:≥12；总安装刀数:60把；旋耕刀型号:IT245；","1600","部20171193","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[430,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-200A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率kw：62.5～73.5；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1180*2385*1120；工作幅宽cm：200；传动方式：中间；总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245","1600","冀2017T—240","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[431,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:1050×2580×1250；结构质量KG:570；幅宽CM:230；耕深CM:≥12；总安装刀数:72把；旋耕刀型号:IT245；","1600","部20171194","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[432,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-220A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","配套拖拉机标定功率kw：73.5～102.9；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1180*2530*1120；工作幅宽cm：220；传动方式：中间；总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245","1600","冀2017T—242","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[433,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-230A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率kw：73.5～102.9；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1180*2635*1120；工作幅宽cm：230；传动方式：中间；总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245","1600","冀2017T—242","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[434,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","水旱两用旋耕机","1GKND-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：1400×2560×1152㎜；配套功率(kW)：44.1-51.5；结构质量（kg）：460；工作幅宽(cm)：230㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：72/66（水田/旱田）；旋耕刀型号：IT245，与拖拉机连接方式：三点悬挂。","1600","部20171158","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[435,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率范围:55~70kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-200型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1150×2250×1000mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:200cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:60把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","1600","部20180146","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[436,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","配套拖拉机标定功率范围:66~73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-220型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1160×2440×1020mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:220cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:64把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","1600","部20180147","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[437,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1G-240","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2400mm;","配套拖拉机标定功率范围:29.4-36.7kW,动力输出轴转速:540r/min,型号名称:1G-240型旋耕机,结构形式:圆梁式,工作形态外形尺寸:980*3060*1030mm,作业速度范围:3-5m/s,工作幅宽:240cm,耕深:8-16cm,变速箱档数:/,传动方式:侧边齿轮传动,刀辊设计转速:319r/min,刀辊最大回转半径:185mm,刀辊总安装刀数:62把,刀轴连接形式:刀轴与轴头焊接,旋耕刀型号:专用旋耕刀,陷深装置形式:/,平地部件形式:液压刮板式.","1600","鄂2018157","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[438,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","反转灭茬机","1GFM-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（㎜）：1690×2730×1260；工作幅宽（㎝）：230；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数（把）：60；刀片型式：IT245；配套拖拉机标定功率（kW）：88.2～110.2；动力输出轴转速（r/min）：540、720；刀辊转速（r/min）：200、228；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；作业速度（㎞/h）：2-5；耕深（㎝）：≥12；刀辊回转半径（㎜）：245。","1600","苏农机（2019）第（0283）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[439,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","反转灭茬机","1GFM-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：1080×2250×1140㎜；配套功率(kW)：51.5-62.5；结构质量（kg）：420；工作幅宽(cm)：200㎝；传动方式：中间齿轮传动+侧边齿轮传动；总安装刀数量(把)：58；旋耕刀型号：IT245。","1600","苏农机（2017）第（0410）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[440,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","水田埋茬(草)耕整机","1JMS-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：1020×2300×1160㎜；配套功率(kW)：40.4-47.8；结构质量（kg）：460；工作幅宽(cm)：200㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：66；旋耕刀型号：IT225。","1600","苏农机（2018）第（0482）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[441,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GQN-200S","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；配套功率(kW)：40.5-47.8；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1020×2300×1160㎜；结构质量（kg）：420；理论作业速度（㎞/h）：2.5-6.5；幅宽(cm)：200；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速（r/min）：200,230,235，226,265,295，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数(把)：58；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20160542","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[442,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","标定功率(kW)：44.1-58.8；动力输出轴转速（r/min）：540/720；理论前进速度（㎞/h）：2.5-6.5；结构型式：框架式；外形尺寸：1050×2636×1400㎜；结构质量（kg）：580；幅宽(cm)：230㎝；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速（r/min）：230,235，228,265，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数(把)：62；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20152732","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[443,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率范围:66~73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-230型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1240×2550×1030mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:230cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:68把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","1600","部20181354","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[444,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200L","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（mm）：1150×2246×1160，配套功率(kW)：47.8～58.8，结构质量（kg）：367，工作幅宽(cm)：200，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：58，旋耕刀型号：IT245。","1600","部20171905","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[445,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","1GKN-220型旋耕机;标定功率：66.1-73.5KW;动力输出轴转速: 760r/min; 结构形式：框架式；外形尺寸：1350×2540×1120mm;作业速度: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：220cm; 耕深: 12～16cm; 传动方式：中间齿轮传动; 刀辊设计转速: 313r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 64把; 刀轴连接型式：法兰盘；旋耕刀型号: ⅠT245；与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 结构质量：530kg;","1600","冀2018T—229（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[446,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（mm）：1103×2244×1180，配套功率(kW)：47.8～58.8，结构质量（kg）：405，工作幅宽(cm)：200，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：58，旋耕刀型号：IT245。","1600","部20171904","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[447,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","1GKN-230型旋耕机;标定功率：73.5-95.6KW;动力输出轴转速: 760r/min; 结构形式：框架式；外形尺寸：1290×2640×1170mm; 结构质量：535kg; 工作幅宽：230cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 刀辊设计转速: 313r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 68把;旋耕刀型号: ⅠT245；","1600","冀2016T—127","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[448,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","1GKN-200型旋耕机;标定功率：55.1-69.8KW;动力输出轴转速: 760r/min; 结构形式：框架式；外形尺寸：1350×2420×1120mm;作业速度: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：200cm; 耕深: 12～16cm; 传动方式：中间齿轮传动; 刀辊设计转速: 313r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 60把; 刀轴连接型式：法兰盘；旋耕刀型号: ⅠT245；与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 结构质量：522kg;","1600","冀2018T—228（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[449,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GKN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅2000mm.配套动力:≥40.5kW.外型尺寸(长×宽×高):1170×2320×1150MM.结构重量:465KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：58把.耕深：旱耕100-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min;最大回转半径R245mm.碎土率92.9％.","1600","部20151770","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[450,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅2300mm.配套动力:≥48kW.外型尺寸(长×宽×高):1130Χ2560Χ1130MM.结构重量:425KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：62把.机组平均前进速度0.64m/s.耕深：143mm.刀辊转速200-235r/min;最大回转半径R245mm.碎土率94.0％.","1600","部20151771","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[451,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南冬强农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴耕幅2300mm旋耕机","1600","鄂2019071","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[452,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南冬强农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","单轴耕幅2000mm旋耕机","1600","鄂2019070","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[453,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南冬强农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:单个;耕幅:2200mm;","单轴耕幅2200mm旋耕机","1600","鄂2019071","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[454,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","反转灭茬机","1GFM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅2000mm.外型尺寸(长×宽×高):1500×2300×1300MM.配套动力:51.4-62.5kW.结构重量:420KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:侧边齿轮传动.耕深:10-14CM.旋耕刀型式:1T245.刀片数量:54把.","1600","苏农机（2017）第（0471）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[455,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","反转灭茬机","1GFM-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","单轴；耕幅2200mm.外型尺寸(长×宽×高):1500×2500×1300MM,配套动力:55.2-62.5kW,结构重量:430KG,与拖拉机连接形式:三点悬挂,传动方式:侧边齿轮传动,耕深:10-14CM,旋耕刀型式:1T245,刀片数量:56把.耕深：13CM.植被覆盖率：88％.碎土率:88％.生产率0.57h㎡/h.","1600","苏农机（2017）第（0553）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[456,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅2300mm.配套动力:≥48kW.外型尺寸(长×宽×高):1150×2560×1150MM.结构重量:483KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：62把.耕深：旱耕100-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min;最大回转半径R245mm.碎土率93.3％.","1600","部20151772","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[457,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅2000mm.配套动力:≥40.5kW.外型尺寸(长×宽×高):1200Χ2320Χ1050MM.结构重量:408KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：58把.耕深：旱耕100-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min;最大回转半径R245mm.碎土率92.7％.","1600","部20151769","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[458,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","机具结构类型：单轴；耕幅：2300mm\t标定功率：73.5~88.3kw；结构型式：框架式；外形尺寸：1460X2650X1310mm；结构质量：722kg;耕深：≥12cm;传动方式：齿轮传动。","1600","2015TJ409","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[459,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm\t标定功率：58.8~66.2kw；结构型式：框架式;外形尺寸：1460X2410X1310mm；结构质量：652kg;耕深：≥12cm;传动方式：齿轮传动.","1600","2015TJ408","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[460,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1～58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：450kg；外形尺寸（长×宽×高）：1180×2320×1090mm；刀片型号及数量：IT245型60把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2016T-39","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[461,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-230A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8～66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：595kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2550×1000mm；刀片型号及数量：IT245型68把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2016T-44","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[462,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-230A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8～66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：645kg；外形尺寸（长×宽×高）：1400×2550×1215mm；刀片型号及数量：IT245型68把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2016T-40","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[463,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSQ-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；作业幅宽：2400mm；配套动力：36.75～44.1kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：1000×2520×1010mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀64把；搅浆深度：100～160mm。","1600","TJ-2018T-33","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[464,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","汝南县广源车辆有限公司","旋耕机","1GKN-230(原：1GQN-230)","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1 kW\n工作状态外形尺寸：900×2510×1170mm\n工作幅宽：230cm","1600","豫2018141","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[465,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；作业幅宽：2400mm；配套动力：36.75～44.1kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×2635×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀60把；搅浆深度：100～160mm。","1600","TJ-2018T-27","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[466,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-200A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1～58.8；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：540kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2320×1000；刀片型号及数量：IT245型60把；耕深：12～16cm。","1600","TJ-2016T-43","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[467,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2300×1200；配套动力范围(kW)：44.1～66.2；结构质量（kg）：439；工作幅宽(cm)：200；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：52；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20170447","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[468,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2600×1200；配套动力范围(kW)：66.2～95.6；结构质量（kg）：520；工作幅宽(cm)：230；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：60；旋耕刀型号：IT245。","1600","部20170446","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[469,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构形式：框架式、外形尺寸：1140×2776×1220（mm）、配套动力范围：62.5-74kW、结构质量：450kg、工作幅宽：250cm、传动方式：齿轮传动、总安装刀数：68把、旋耕刀型号;IT245、","2200","2017TJ248","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[470,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-270","旋耕机轴数:1个;耕幅:2700mm;","配套标定功率(kw):69.8-102.9；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-270；外形尺寸(长×宽×高mm):1425×3010×1260；结构质量(kg):830；幅宽(cm):270；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):R245；总安装刀数(把):76；旋耕刀型号:IT245","2200","冀2016T—344","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[471,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKND-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套标定功率(kw):66.1-73.5；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKND-250；外形尺寸(长×宽×高mm):1480×2840×1170；结构质量(kg):780；幅宽(cm):250；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):R245；总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT245","2200","冀2016T—256","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[472,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长葛市金山工程机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250A","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：66.2～88.2\n配套拖拉机常用作业档次：Ⅰ～Ⅱ档\n常用作业前进速度（m/s）：0.56～1.39\n结构型式：框架式\n型号规格：1GKN-250A旋耕机\n外形尺寸长×宽×高（mm）：1160×2820×1150\n结构质量（kg）：655\n耕深（cm）：12～16\n幅宽：250cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机连接方式：三点悬挂\n刀辊设计转速（r/min）：296\n刀辊最大回转半径：245mm\n刀辊总安装刀数：72把\n旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","2200","豫2017005","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[473,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","折叠式水田平地搅浆机","1JSZ-450","旋耕机轴数:1个;耕幅:4500mm;","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：450；结构形式：圆梁式（液压折叠）；外形尺寸(长×宽×高)mm：1010×4750×1040；配套动力范围（kW）：80.9～110.3；结构质量（kg）：750；传动方式：侧边齿轮传动(双侧)；总安装刀数量（打浆，把）：124；刀片型式：IS195","2200","苏农机（2019）第（0288）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[474,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","折叠旋耕机","1GKNZ-400","旋耕机轴数:1个;耕幅:4000mm;","配套标定功率范围(kw）:102.9-147；动力输出轴转速(r/min):540/720；型号名称：1GKNZ-400 折叠旋耕机；结构形式:单轴框架式；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):1245×4530×1450；作业速度范围:(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(cm):404；耕深(cm):12-16；传动方式:侧边齿轮传动；刀辊设计转速:(r/min)240/310；刀辊最大回转半径:(mm):260；总安装刀数:(个):120；刀轴连接型式：花键套连接；旋耕刀型号:IT260；限深装置型式/","2200","冀2017T—041","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[475,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸：1100*2760*1200；结构质量：460kg； 传动方式：中间传动；工作幅宽：2500mm；  配套动力：80.9-95.6kW；总安装刀数：70把","2200","豫2016080","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[476,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率范围：103-132.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1100×2780×1250mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s；工作幅宽：250cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：72把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板","2200","部20190303","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[477,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","盘刀式旋耕整地机","1GQNZP-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；旋耕刀型号：PⅡ245；旋耕刀数量：56把；工作幅宽：300cm，耕深12-16cm，配套动力80.9-88.2KW，前进速度：0.56-1.39m/s","2200","2015T-132(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[478,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏丰恺机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","耕幅：250cm，配套拖拉机标定功率（kw）：58.8-73.5；外形尺寸（mm）：1020*2726*1152；结构型式：框架式；传动方式：中间齿轮传动；结构质量（kg）：470；总安装刀数（把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","部20170220","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[479,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；工作幅宽（mm）：2800；结构型式：框架结构；配套动力（kW）：73.5-95.6；外形尺寸（mm）：1410×3070×1080；整机质量（kg）：630；连接形式：三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；生产率（hm2/h）:0.67-1;耕深（cm）：≥8；输入轴转速（n/min）：540、760；刀辊转速（n/min）：280；弯刀型式：ⅢT175；刀片数量（把）：128；刀辊回转半径（mm）：175。","2200","苏农机（2016）第（0444）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[480,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；工作幅宽（mm）：3000；结构型式：框架结构；配套动力（kW）：88.2-110.3；外形尺寸（mm）：1410×3270×1080；整机质量（kg）：640；连接形式：三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；生产率（hm2/h）:0.8-1.06；耕深（cm）：≥8；输入轴转速（n/min）：540、760；刀辊转速（n/min）：280；弯刀型式：ⅢT175；刀片数量（把）：128；刀辊回转半径（mm）：175。","2200","苏农机（2016）第（0445）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[481,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴；工作幅宽（mm）：3200；结构型式：框架结构；配套动力（kW）：95.6-117.7；外形尺寸（mm）：1410×3470×1080；整机质量（kg）：650；连接形式：三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；生产率（hm2/h）:0.8-1.13；耕深（cm）：≥8；输入轴转速（n/min）：540、760；刀辊转速（n/min）：280；弯刀型式：ⅢT175；刀片数量（把）：144；刀辊回转半径（mm）：175。","2200","苏农机（2016）第（0446）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[482,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-320B","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴；幅宽（mm）：3200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3370×1050×950；结构质量（kg）：430；配套动力（kW）：58.8-73.6；刀把数量（把）：84；工作部件的回转直径（cm）：Φ35；工作部件的设计转速（r/min）：277/389。","2200","2016TJ553","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[483,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；幅宽（mm）：2800；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2990×1050×950；结构质量（kg）：400；配套动力（kW）：44.1-66.1；刀把数量（把）：74；工作部件的回转直径（cm）：Φ35；工作部件的设计转速（r/min）：277/389。","2200","2016TJ552","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[484,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕整地机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：74把；工作幅宽：250cm，耕深12-16cm，配套动力58.8-69.8KW，前进速度：0.56-1.39m/s","2200","2015T-129(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[485,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","盘刀式旋耕整地机","1GQNZP-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；旋耕刀型号：PⅡ245；旋耕刀数量：48把；工作幅宽：250cm，耕深12-16cm，配套动力62.5-88.2KW，前进速度：0.56-1.39m/s","2200","2015T-131(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[486,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","盘刀式旋耕整地机","1GQNZP-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴；旋耕刀型号：PⅡ245；旋耕刀数量：64把；工作幅宽：350cm，耕深12-16cm，配套动力106.7-136.1KW，前进速度：0.56-1.39m/s","2200","2015T-133(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[487,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕整地机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：82把；工作幅宽：300cm，耕深12-16cm，配套动力77.2-99.3KW，前进速度：0.56-1.39m/s","2200","2015T-130(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[488,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-250H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式，外形尺寸(长×宽×高)：1130×2740×1100mm，幅宽250cm，耕深12～18cm，传动方式：中间齿轮传动，配套拖拉机标定功率：69.9～88.2kW","2200","豫2018066","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[489,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率范围：73.5-103kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1100×2780×1250mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s；工作幅宽：250cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：72把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板","2200","部20190307","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[490,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州东风农机集团有限公司","旋 耕 机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm","2200","2015TJ310","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[491,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 66.1～95.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 720 \n旋耕机型号名称 / 1GQN-250型旋耕机 \n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式） / 框架式 \n旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1200×2785×1186 \n旋耕机作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n旋耕机工作幅宽 mm 2500 \n旋耕机耕深 cm 12～16 \n旋耕机变速箱挡位数 个 / \n旋耕机传动方式（侧边、中间） / 中间齿轮传动 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 254/267 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 72 \n旋耕机刀轴连接型式 / 花键盘连接 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245 \n旋耕机限深装置型式 / 限深板","2200","2019TJ170","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[492,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","框架式，单轴，耕幅2500mm","2200","部20190628","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[493,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:/个;耕幅:2500mm;","结构尺寸（长*宽*高）：1520×2810×1120（mm），结构形式：框架式 ，配套动力： 80.9-103（kw），变速箱档位数：/，传动方式：中间齿轮 ，工作幅宽：250（cm）  ，旋耕刀型号：IT245 ，总安装刀数：68（把） ,限深装置型式：  限位板式，动力输出轴转速： 540/760（r/min）","2200","部20171000","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[494,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:/个;耕幅:2780mm;","结构尺寸（长*宽*高）：1520×3110×1130（mm），结构形式：框架式 、单轴，配套动力：95.6-125（kw），变速箱档位数：1个，传动方式（侧边、中间）：中间，工作幅宽：2780（mm）  ，旋耕刀型号：IT245 ，总安装刀数：80（把） ，限深装置型式：/，动力输出轴转速：540/760（r/min）","2200","部20180124","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[495,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","型号名称：1GKN-250型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：55.1~58.8kW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1020X2780X1152mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：250cm\n耕深：旱耕：8~16cm；水耕10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n          228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:66把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号:ⅠT245","2200","部20171381","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[496,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","型号名称：1GKN-280型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：62.5~66.1KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1020X3080X1150mm\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：280cm\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm\n变速箱挡位数：1个\n传动方式：中间齿轮传动\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n        :228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:74把\n刀轴连接型式：法兰盘式\n旋耕刀型号: ⅠT245","2200","部20171384","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[497,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-250B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","旋耕机工作幅宽：250cm；旋耕机耕深：12～16cm；旋耕机传动方式（侧边、中间）：中间齿轮箱传动；刀辊总安装刀数：72把；配套拖拉机标定功率范围：≥66.2kW","2200","冀2017T—092（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[498,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊农友机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构形式：框架式 单轴  工作宽幅；280cm  耕深：≥12cm  刀数：80把","2200","部20190376","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[499,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊农友机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式:框架式 单轴  工作宽幅:250cm  耕深:≥12cm  刀数:72把","2200","部20190377","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[500,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","型号名称：1GHF-300型旋耕机；结构尺寸（长×宽×高）：1350×3200×1220mm； 配套动力（kw）：110.2～117.6 ；工作幅宽：3000mm；结构形式：框架式； 动力输出轴转速：540r/min作业速度范围：0.5～1.1m/s；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动； 刀辊转速：230r/min刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：86把 ； 旋耕刀型号：IT245。","2200","2019TJ076","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[501,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；幅宽：2600mm；配套动力：73.5～88.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1180×2745×1230mm；刀片型号及数量：IT245型72把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-52","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[502,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长葛市俊发农机配件有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率66.2～88.2kw,配套拖拉机动力输出轴转速540、720r/min.旋耕机结构型式: 框架式 ,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)1240×2760×1100 ㎜,旋耕机结构质量 560 ㎏,旋耕机幅宽 250 ㎝,旋耕机耕深 12～18 ㎝,旋耕机传动方式 中间齿轮传动 ,旋耕机与拖拉机联接方式 三点悬挂联接 ,旋耕机刀辊总安装刀数 66 把，旋耕机旋耕刀型号 ⅠT245、ⅠT245左","2200","豫2015060","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[503,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；幅宽：3000mm；配套动力：88.2～102.9kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：650kg；外形尺寸（长×宽×高）：1120×3250×1210mm；刀片型号及数量：IT245型82把；耕深：≥12cm。","2200","部20160096","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[504,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅：2500mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：58.8-73.5kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2726×1312；整机质量：520kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.83～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：221（n动=540）/228（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：66；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720","2200","部20171352","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[505,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；幅宽：2600mm；配套动力：88.2～110.25kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1200×2780×1240mm；刀片型号及数量：IT245型72把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-56","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[506,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","水田埋茬耕整机","1GKN-260B","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅：2600mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：33.5-36.8kw；外形尺寸（长×宽×高）mm： \n1020×2750×1150；整机质量：480kg;结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；传动型式（侧边、中间）：侧边链条传动；总安装刀数（把）：64；刀片型式：专用灭茬刀；配套动力输出轴转速（r/min）：540；与拖拉机联接方式：三点悬挂；","2200","苏农机（2017）第（0408）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[507,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNTG-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；幅宽：2800mm；配套动力：110.25～132.3kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1185×3055×1290mm；刀片型号及数量：IT245型80把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-59","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[508,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；幅宽：2800mm；配套动力：110.25～132.3kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1200×3055×1240mm；刀片型号及数量：IT245型80把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-56","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[509,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；幅宽：2500mm；配套动力：≥69.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：473kg；外形尺寸（长×宽×高）：1195×2745×1010mm；刀片型号及数量：IT245型72把；耕深：12～16cm。","2200","冀2016T—205（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[510,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNTG-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；幅宽：2600mm；配套动力：88.2～110.25kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：1185×2780×1290mm；刀片型号及数量：IT245型72把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-59","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[511,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅:2800mm","2200","鄂2017121","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[512,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅:2600mm","2200","鄂2017121","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[513,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅:2800mm","2200","鄂2017088","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[514,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；耕幅:3000mm","2200","鄂2017089","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[515,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅:2600mm","2200","鄂2017087","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[516,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","反转灭茬机","1JMF-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅:2500mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：95.6-132.3kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×2860×1280；整机质量：435kg;：结构型式：框架式；传动方式：侧边齿轮传动。结构型式：框架式；连接形式：三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动；作业速度（km/h）：2～5；耕深（cm）：8～16；配套动力输出轴转速（r/min）：540、720；弯刀型式：IT245；刀片数量（把）：64；刀辊最大回转半径（cm）：245；刀辊转速（r/min）：251、265；","2200","苏农机（2019）第（0285）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[517,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴,耕幅:2.5m,结构形式:框架式,配套功率:55.1-80.8KW.","2200","2017TJ720","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[518,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300G","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；耕幅:3000mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：88.3-103.0kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×3238×1312；整机质量：580kg;结构型式：框架式；作业速度范围（m/s）：0.83～1.39；耕深（cm）：旱耕：8～16、水耕：10～18；变速箱挡位数（个）：1；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：221（n动=540）/228（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：82；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：ⅠT245；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720","2200","部20171349","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[519,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","水田埋茬(草)耕整机","1JSL-360","旋耕机轴数:1个;耕幅:3600mm;","单轴；耕幅:3600mm；与轮式拖拉机配套；配套动力：66.5-73.5kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：930×3730×1160；整机质量：600kg;结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；传动型式（侧边、中间）：侧边链条传动；总安装刀数（把）：90；刀片型式：自制起浆刀；配套动力输出轴转速（r/min）：540；与拖拉机联接方式：三点悬挂；","2200","苏农机（2017）第（0409）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[520,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅：2800mm，配套拖拉机标定功率范围：69.9～102.9kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×3090×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：76把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：ⅠT245。","2200","部20181148","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[521,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；耕幅：3000mm，配套拖拉机标定功率范围：80.9～110.3kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×3280×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：84把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT245。","2200","部20181147","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[522,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKNZG-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴；耕幅：3500mm，配套拖拉机标定功率范围：102.9～120.4kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×3790×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：92把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT245。","2200","部20181146","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[523,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1270*2810*1110；配套动力：80.8-88.2KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：2500mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：560Kg","2200","冀2018T—020（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[524,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1270*3105*1110；配套动力：88.5-95.8KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：2800mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：585Kg","2200","冀2018T—021（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[525,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；外形尺寸（长*宽*高）MM：1270*3315*1110；配套动力：88.5-95.8KW；动力输出轴转速：720/540r/min；工作幅宽：3000mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量：605Kg","2200","冀2018T—022（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[526,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2500mm;","工作幅宽 250CM，总装刀把数  68把","2200","部20190383","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[527,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:3000mm;","工作幅宽\t300cm，总安装刀数 88把","2200","部20190317","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[528,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-270","旋耕机轴数:2个;耕幅:2700mm;","工作幅宽\t270cm，总安装刀数 72把","2200","部20190315","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[529,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-330","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:3300mm;","工作幅宽 330CM，总安装刀数 92把","2200","部20190316","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[530,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-280H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","耕幅:2800mm;整机质量：720kg;外形尺寸(mm):1050×3116×1250;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：58.8～88.3；耕深（cm）: 旱耕≥12;总安装刀数量(把):70;旋耕刀型号:IT245。","2200","部20170222","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[531,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-250；外形尺寸(长×宽×高):2830mm×1380mm×1240mm；结构质量:625kg；工作幅宽:250cm；耕深:12～16cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:68把；旋耕刀型号:IT245","2200","2015T—074","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[532,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南千里机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1220*2660*1100；作业速度范围（m/s）：0.55~1.38；工作幅宽（cm）：250；耕深（cm）：≥12；变速箱档位数（个）：1；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：280；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：68；刀轴链接型式：接盘式；","2200","部20181349","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[533,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南千里机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1230*2960*1100；作业速度范围（m/s）：0.55~1.38；工作幅宽（cm）：280；耕深（cm）：≥12；变速箱档位数（个）：1；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：280；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：80；刀轴链接型式：接盘式；","2200","部20181350","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[534,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2500mm;","标定功率（kw）:66.1~73.5、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-250、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1250*2750*1170、结构质量（kg）:460、幅宽（cm）:250、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：68","2200","2015T—034(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[535,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北锐宏机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:3000mm;","标定功率（kw）:73.5~88.2、结构型式：框架式、规格型号：1GQN-300、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1250*3300*1170、结构质量（kg）:560、幅宽（cm）:300、耕深（cm）:12~16、传动方式：中间齿轮传动、与拖拉机联接方式：三点悬挂、总安装刀数（把）：78","2200","2015T—033","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[536,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套标定功率(kw):73.5-88.2；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-300；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×3260×1220；结构质量(kg):810；幅宽(cm):300；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):84；旋耕刀型号:IT245","2200","部2015374","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[537,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-250A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套标定功率(kw):69.8以上；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(km/h):2.0-5.0；结构形式:框架；规格型号:1GKN-250A1；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2850×1160；结构质量(kg):615；幅宽(cm):250；耕深(cm):旱耕12-16,水耕14-18；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT245","2200","部20152721","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[538,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","配套标定功率(kw):88.2-117.6；配套动力输出轴转速(r/min):540/720；常用作业档次:低速Ⅲ；理论前进速度(m/s):0.56-1.39；结构形式:框架；规格型号:1GKN-350；外形尺寸(长×宽×高mm):1260×3820×1220；结构质量(kg):880；幅宽(cm):350；耕深(cm):12-16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊设计转速(r/min):241-296；刀辊最大回转半径(mm):245；总安装刀数(把):100；旋耕刀型号:IT245","2200","部2015376","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[539,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴,耕幅:2.5m,结构形式:框架式,配套功率:51.5-66.2KW.","2200","2015TJ177","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[540,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式:框架式;外形尺寸:1050×2740×1132mm;传动方式:中间齿轮传动","2200","2018TJ567","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[541,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴,耕幅:2.5m,结构形式:框架式,配套功率:55.1-80.8KW","2200","2017TJ717","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[542,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNT-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","结构型式:框架式;外形尺寸:1130×3240×1190mm;工作幅宽:3000mm","2200","2018TJ569","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[543,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.6","2200","部20190113","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[544,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港苏友机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构:框架式；规格型号:1GKN-250；幅宽:250CM；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.","2200","苏农机（2016）第（0179）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[545,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","反转灭茬机","1GFM-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1520×2920×1170；配套动力范围（kW）：88.2～95.6；结构质量（kg）：670；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","苏农机（2018）第（0586）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[546,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：圆梁式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1010×3610×1220；配套动力范围（kW）：58.8～95.6；结构质量（kg）：580；传动方式：侧边传动；总安装刀数量（耙浆，把）：70；耙浆刀型号：专用定制搅浆刀片","2200","苏农机（2018）第（0587）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[547,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-350H","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","配套动力（kW）：69.8～73.5；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1294×3780×1230；工作幅宽（cm）：350；结构质量（kg）：665；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；作业速度（km/h）：2～5；耕深（cm）：≥8；输入轴转速（rpm）：720；刀辊转速（rpm）：253；弯刀型式：单柄双翼旋耕刀；刀片数量（把）：90；刀辊最大回转半径（mm）：225。","2200","苏农机（2015）第（0207）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[548,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱旋耕机","1GQNG-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1240×3300×1240mm；结构质量：700 kg；配套动力： 91.87 ～106.5kW；传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：84 把,耕深8～18cm；耕幅：3000mm；","2200","部20152784","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[549,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率kw：99.2～139.7；动力输出轴转速r/min：760；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1250*3000*1190；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：280；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：280；最大回转半径mm：245；总安装刀数：76把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","2200","部20190108","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[550,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率kw：73.5～132.3；动力输出轴转速r/min：760；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1210*2765*1223；作业速度范围m/s：0.4～1.39；工作幅宽cm：250；耕深cm：12～18；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速r/min：280；最大回转半径mm：245；总安装刀数：72把；刀轴连接形式：法兰盘式；旋耕刀型号：ⅠT245左、ⅠT245","2200","部20190109","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[551,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-260H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","配套动力（kW）：58.8～66.1；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1294×2870×1230；工作幅宽（cm）：260；结构质量（kg）：565；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；作业速度（km/h）：2～5；耕深（cm）：≥8；输入轴转速（rpm）：720；刀辊转速（rpm）：253；弯刀型式：单柄双翼旋耕刀；刀片数量（把）：66；刀辊最大回转半径（mm）：225。","2200","苏农机（2015）第（0205）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[552,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-300H","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套动力（kW）：66.1～69.8；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1294×3280×1230；工作幅宽（cm）：300；结构质量（kg）：605；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；作业速度（km/h）：2～5；耕深（cm）：≥8；输入轴转速（rpm）：720；刀辊转速（rpm）：253；弯刀型式：单柄双翼旋耕刀；刀片数量（把）：78；刀辊最大回转半径（mm）：225。","2200","苏农机（2015）第（0206）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[553,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300H","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：75～112.5；外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1020×3260×1170；结构质量（kg）：800；作业速度（km/h）：2~6.5；幅宽（cm）：300；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：82；旋耕刀型号：IT245。","2200","苏农机（2016）第（0214）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[554,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱深耕旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1190×2735×1204mm；配套动力：73.5～88.3kw;传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀数量：72 把,耕深：≥12cm;耕幅：2500mm；","2200","部20171373","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[555,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱旋耕机","1GQNG-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1240×3010×1240mm；配套动力：91.87～106.5kw；结构质量：510kg；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀数量：80把；旋耕深度8～18cm;耕幅：2800mm；","2200","部20152783","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[556,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","变速旋耕机","1GKQNB-490","旋耕机轴数:1个;耕幅:4900mm;","外形尺寸：1390×5170×1500mm;结构质量：1560kg；配套动力：154.4～205.8kW,传动方式：中间齿轮传动;旋耕刀数量：136把；耕幅：4900mm;","2200","部20152782","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[557,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","变速旋耕机","1GKQNB-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴；耕幅：3500mm;外形尺寸（长×宽×高）：1390×3755×1500mm；结构质量：1270kg;配套动力：88.2～132.4kW轮式拖拉机;传动方式：中间齿轮传动;旋耕刀数量：96把，旋耕深度8～18cm","2200","部20152781","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[558,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","变速旋耕机","1GKQNB-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅：2800mm;外形尺寸（长×宽×高）：1390×3050×1500mm结构质量：1070kg；配套动力：66.2～102.9kW,传动方式：中间齿轮传动;旋耕刀数量：76把；旋耕深度8～18cm","2200","部20152780","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[559,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱旋耕机","1GQNG-325","旋耕机轴数:1个;耕幅:3250mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1240×3400×1240mm；结构质量：710kg；配套动力：91.87～117.6 kW；传动方式： 中间齿轮传动；旋耕刀数量：90把;旋耕深度：8～18cm;耕幅：3250mm；","2200","部20152785","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[560,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；幅宽（cm）：260，外形尺寸（mm）：1300*2870*1150，结构质量（kg）：528，结构形式：框架式，配套动力（kW）：80.9～88.2，动力输出轴转速（r/min）：720/540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：296/222，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：70，旋耕刀型号：IT245","2200","2015T-007","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[561,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱旋耕机","1GQNG-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴；耕幅：3500mm;外形尺寸（长×宽×高）： 1240×3700×1240mm；结构质量：750 kg；配套动力：91.87～117.6 kW；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀数量：100 把;耕深8～18cm","2200","部20152786","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[562,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱旋耕机","1GQNG-420","旋耕机轴数:1个;耕幅:4200mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1480×4400×1190mm,结构质量：960kg;配套动力：88.2～117.6kW轮式拖拉机;传动方式：中间齿轮传动;旋耕刀数量：124把;耕深8～18cm,耕幅：4200mm;","2200","部20152787","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[563,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；幅宽（cm）：280，外形尺寸（mm）：1300*3030*1150，结构质量（kg）：545，结构形式：框架式，配套动力（kW）：88.2～95.6，动力输出轴转速（r/min）：720/540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：296/222，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：74，旋耕刀型号：IT245","2200","2015T-006","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[564,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；幅宽（cm）：250，外形尺寸（mm）：1300*2798*1150，结构质量（kg）：522，结构形式：框架式，配套动力（kW）：73.5～80.9，动力输出轴转速（r/min）：720/540，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：296/222，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：66，旋耕刀型号：IT245","2200","2015T-008","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[565,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；幅宽（cm）：300，外形尺寸（mm）：1250*3250*1160，结构质量（kg）：600，结构形式：框架式，配套动力（kW）：73.5～88.2，常用作业挡：低Ⅱ、低Ⅲ；理论前进速度（m/s）：0.56-1.39；动力输出轴转速（r/min）：720，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：265，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：80，旋耕刀型号：IT245","2200","冀2016T—308","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[566,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴；幅宽（cm）：320，外形尺寸（mm）：1250*3420*1160，结构质量（kg）：650，结构形式：框架式，配套动力（kW）：88.2～95.6，常用作业挡：低Ⅱ、低Ⅲ；理论前进速度（m/s）：0.56-1.39；动力输出轴转速（r/min）：720，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：265，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：84，旋耕刀型号：IT245","2200","冀2016T—307","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[567,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2850mm;","1.配套动力  KW  66.18-88.24\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   920×2995×1110\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm   285\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","2200","吉农机鉴2018-011","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[568,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-380","旋耕机轴数:1个;耕幅:3800mm;","单轴；幅宽（cm）：380，外形尺寸（mm）：1250*3930*1160，结构质量（kg）：710，结构形式：框架式，配套动力（kW）：95.6～110.3，常用作业挡：低Ⅱ、低Ⅲ；理论前进速度（m/s）：0.56-1.39；动力输出轴转速（r/min）：720，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：265，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：104，旋耕刀型号：IT245","2200","冀2016T—305","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[569,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴；幅宽（cm）：350，外形尺寸（mm）：1250*3650*1160，结构质量（kg）：660，结构形式：框架式，配套动力（kW）：91.9～102.9，常用作业挡：低Ⅱ、低Ⅲ；理论前进速度（m/s）：0.56-1.39；动力输出轴转速（r/min）：720，耕深（cm）：12～16，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，设计转速（r/min）：265，最大回转半径（mm）：245，总安装刀数（把）：88，旋耕刀型号：IT245","2200","冀2016T—306","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[570,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2550mm;","1.配套动力  KW  51.47-66.18\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   920×2710×1110\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm   255\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","2200","吉农机鉴2018-010","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[571,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：1110x2740x1200;\n幅宽（cm）：250；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n与拖拉机联接方式:三点悬挂联接；\n刀辊最大回转半径（mm）：245；\n刀辊总安装刀数（把）：68；\n旋耕刀型号：IT245；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:66.1以上；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720。","2200","冀2016T—107（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[572,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3120×1160；配套动力范围（kW）：58.8～88.2；结构质量（kg）：480；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：70；旋耕刀型号：IT245","2200","部20180862","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[573,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2726×1152；配套动力范围（kW）： 55.1～73.5；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","苏农机（2017）第（0270）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[574,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2730×1160；配套动力范围（kW）：51.5～66.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","苏农机（2017）第（0249）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[575,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港金旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","配套功率(kW)：66.2-88.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；作业档次：II档；结构型式：框架式；外形尺寸：1130×2700×1150㎜；结构质量（kg）：520；工作幅宽(cm)：250㎝；耕深（㎝）：≥12；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：标准三点悬挂；设计转速（r/min）：248/296；最大回转半径（㎜）：245；总安装刀数量(把)：68；旋耕刀型号：IT245。","2200","部20170991","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[576,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×2800×1320； 2.整机质量(kg): 475； 3.配套动力(kW): 58.8～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):250；8.旋耕刀数量(把): 68；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","2200","部20170434","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[577,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2726×1152；配套动力范围（kW）：58.8～73.5；结构质量（kg）：470；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","部20152744","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[578,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：300；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3108×1312；配套动力范围（kW）：73.5～95.5；结构质量（kg）：530；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：82；旋耕刀型号：IT245","2200","苏农机（2018）第（0263）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[579,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2820×1130；配套动力范围（kW）：51.5～66.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","部20151761","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[580,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3050×1152；配套动力范围（kW）：58.8～88.2；结构质量（kg）：480；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：74；旋耕刀型号：IT245","2200","苏农机（2017）第（0271）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[581,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2750×1160；配套动力范围（kW）：51.5～66.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","2200","部2015660","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[582,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","水田耙浆平地机","1BPQ-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：320；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1170×3375×1285；配套动力范围（kW）：51.5～58.5；结构质量（kg）：620；传动方式：侧边传动；总安装刀数量（耙浆，把）：90；耙浆刀型号：专用弯形","2200","苏农机（2017）第（0552）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[583,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：260；结构形式：圆梁式；外形尺寸(长×宽×高)mm：940×3040×930；配套动力范围（kW）：44.1～73.5；结构质量（kg）：500；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（打浆，把）：76；刀片型式：IS195","2200","苏农机（2019）第（0286）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[584,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","折叠式水田平地搅浆机","1JSZ-380","旋耕机轴数:1个;耕幅:3800mm;","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：380；结构形式：圆梁式（液压折叠）；外形尺寸(长×宽×高)mm：1010×4020×1020；配套动力范围（kW）：73.5～95.6；结构质量（kg）：680；传动方式：侧边齿轮传动(双侧)；总安装刀数量（打浆，把）：108；刀片型式：IS195","2200","苏农机（2019）第（0287）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[585,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-270","旋耕机轴数:1个;耕幅:2700mm;","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×3000×1320； 2.整机质量(kg): 495； 3.配套动力(kW): 66.2～73.5； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):270；8.旋耕刀数量(把): 72；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","2200","部20170435","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[586,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅:2600mm","2200","鄂2017093","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[587,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅:2800mm","2200","鄂2017094","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[588,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；耕幅:3000mm","2200","鄂2017095","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[589,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅:2600mm","2200","鄂2017125","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[590,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城麦海农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅:2800mm","2200","鄂2017125","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[591,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:单个;耕幅:2800mm;","外形尺寸：1020×3120×1160㎜；配套功率(kW)：58.8-88.3；结构质量（kg）：480；工作幅宽(cm)：280㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：70；旋耕刀型号：IT245，与拖拉机连接方式：标准三点悬挂。","2200","苏农机（2015）第（0122）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[592,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：1280x3090x1200;\n幅宽（cm）：280；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n刀辊最大回转半径（mm）：245；\n刀辊总安装刀数（把）：80；\n旋耕刀型号：IT245；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:73.5-132.3；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720。","2200","冀2018T—202","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[593,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；\n结构型式：单轴框架式；\n工作状态外形尺寸（mm）：1280x3240x1200;\n幅宽（cm）：300；\n最终传动方式：中间齿轮传动；\n刀辊最大回转半径（mm）：245；\n刀辊总安装刀数（把）：84；\n旋耕刀型号：IT245；\n刀轴连接型式：花键盘链接；\n配套拖拉机标定功率（KW）:73.5-132.3；\n配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720。","2200","冀2018T—201","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[594,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长春福德机械制造有限公司","埋茬起浆机","1JSND-400","旋耕机轴数:1个;耕幅:4000mm;","单轴，耕幅4000mm；型号:1JSND-400型埋茬起浆机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(4860×1150×900)mm；传动方式:侧边传动；刀片型式:L；总安装刀数:94把；配套动力范围:≥74kw；刀辊转速:(300-400)r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂.","2200","吉农机鉴2017-066","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[595,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长春福德机械制造有限公司","埋茬起浆机","1JSND-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴，耕幅3200mm；型号：1JSND-320埋茬起浆机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（4060×1150×900）mm；传动方式：侧边传动；刀片型式：L；总安装刀数82把；配套动力范围：≥60kw；刀辊转速（300-400）r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","2200","吉农机鉴2017-064","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[596,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","长春福德机械制造有限公司","埋茬起浆机","1JSND-360","旋耕机轴数:1个;耕幅:3600mm;","单轴，耕幅3600mm；型号：1JSND-360型埋茬起浆机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（4460×1150×900）mm；传动方式：侧边传动；刀片型式：L；总安装刀数：88把；配套动力范围：≥66kw；刀辊转速：（300-400）r/min;与配套拖拉机连接方式：三点悬挂。","2200","吉农机鉴2017-065","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[597,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1100×3250×1200；  \n结构质量（㎏）：650；\n标定功率（kW）：77.2～102.9；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）300；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀辊设计转速（r/min ）：232/345；\n总安装刀数（把）：76；\n旋耕刀型号：IT 245\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12.","2200","部20171190","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[598,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1000×2750×1150；  \n结构质量（㎏）：495；\n标定功率（kW）：66.2～80.9；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）250；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀辊设计转速（r/min ）：232/345；\n总安装刀数（把）：68；\n旋耕刀型号：IT 245\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12.","2200","部20171191","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[599,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-270","旋耕机轴数:1个;耕幅:2700mm;","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1100×2950×1200；  \n结构质量（㎏）：620；\n标定功率（kW）：69.8～88.2；\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720；\n传动方式 ：中间齿轮传动；\n耕幅：（㎝）270；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀辊设计转速（r/min ）：232/345；\n总安装刀数（把）：72；\n旋耕刀型号：IT 245\n结构形式：框架式；\n耕深（㎝）： ≥12.","2200","部20171189","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[600,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴，耕幅：250CM，传动方式：齿轮传动","2200","苏农机（2016）第（0180）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[601,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴，耕幅：300CM，传动方式：齿轮传动","2200","苏农机（2018）第（0276）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[602,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-350B","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","型号名称：1GKN-350B型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：88.2~99.2KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min\n作业档：档次—低速Ⅱ~低速Ⅲ\n        理论前进速度—0.56~1.39m/s\n外形尺寸（长X宽X高）：1350X3740X1320mm\n结构质量：974Kg\n幅宽：350cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：261r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:64把\n旋耕刀型号: ⅠT245","2200","部20180790","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[603,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-500B","旋耕机轴数:1个;耕幅:5000mm;","型号名称：1GKN-500B型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：106.6~121.3KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min\n作业档：档次—低速Ⅱ~低速Ⅲ\n        理论前进速度—0.56~1.39m/s\n外形尺寸（长X宽X高）：1350X5180X1320mm\n结构质量：1124Kg\n幅宽：500cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：261r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:136把\n旋耕刀型号: ⅠT245","2200","部20180792","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[604,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：3046×990×1040；配套动力范围(kW)：66.2-73.5；结构质量（kg）：493；工作幅宽(cm)280；传动方式：中部齿轮传动；旋耕刀型号：IT225.","2200","苏农机（2016）第（0151）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[605,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：3030×930×1050；配套动力范围(kW)：58.8-88.2；结构质量（kg）：473；工作幅宽(cm)280；传动方式：中部齿轮传动；旋耕刀型号：IT245.","2200","苏农机（2016）第（0083）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[606,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","反转灭茬机","1JMF-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2900×865×1250；配套动力范围(kW)：62.5-69.8；结构质量（kg）：435；工作幅宽(cm)260；传动方式：侧边传动；灭茬刀型号：IT245.","2200","苏农机（2016）第（0149）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[607,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机功率：66.2～92kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；结构型式：单轴、框架式；工作状态外形尺寸：1240×2800×1140mm；作业速度范围：0.55～1.39m/s；工作幅宽：2500mm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2200","2018TJ370","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[608,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-400B","旋耕机轴数:1个;耕幅:4000mm;","型号名称：1GKN-400B型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率： 99.2~121.3kW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min\n作业档：档次—低速Ⅱ~低速Ⅲ\n        理论前进速度—0.56~1.39m/s\n外形尺寸（长X宽X高）：1350X4200X1320mm\n结构质量：1024Kg\n幅宽：400cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：261r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:72把\n旋耕刀型号: ⅠT245","2200","部20180791","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[609,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机功率：≥73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：2、3；理论前进速度：0.55～0.75m/s；结构型式：单轴、框架式；外形尺寸：1100×2980×1170mm；结构质量：630kg；耕幅：280cm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245。","2200","2015TJ257","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[610,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅：2600mm，配套拖拉机标定功率范围：66.1～88.2kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×2890×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：72把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT245。","2200","部20181148","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[611,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅：2500mm，配套拖拉机标定功率范围：66.1～80.9kW，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×2770×1100mm，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊最大回转半径：245mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：68把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：ⅠT245。","2200","部20181145","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[612,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-310","旋耕机轴数:1个;耕幅:3100mm;","配套拖拉机功率：≥80.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：2、3；理论前进速度：0.55～0.75m/s；结构型式：单轴、框架式；外形尺寸：1160×3300×1300mm；结构质量：700kg；耕幅：310cm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT245。","2200","2015TJ256","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[613,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","IJSL-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","轴数，单轴。耕幅2800mm，搅江深度cm（10-16），传动方式，侧边齿轮传动/侧边链条传动","2200","苏农机（2016）第（0073）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[614,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","IJS-380","旋耕机轴数:1个;耕幅:3800mm;","轴数，单轴。耕幅3800mm，搅江深度cm（10-16）。传动方式，侧边齿轮传动","2200","苏农机（2016）第（0074）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[615,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬(草)耕整机","1GSZ-300","旋耕机轴数:单个;耕幅:3000mm;","单轴，工作幅宽：300cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：480kg。","2200","苏农机（2018）第（0588）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[616,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬(草)耕整机","1GSZ-380","旋耕机轴数:单个;耕幅:3800mm;","单轴，工作幅宽：380cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：560kg。","2200","苏农机（2018）第（0589）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[617,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","IJSL-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","轴数，单轴。耕幅2600mm，搅江深度cm（10-16），传动方式，侧边链条传动/侧边齿轮传动","2200","苏农机（2016）第（0072）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[618,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1GSZ-285","旋耕机轴数:单个;耕幅:2850mm;","单轴，工作幅宽：285cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：390kg。","2200","苏农机（2015）第（0192）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[619,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田平地搅浆机","1JS-460","旋耕机轴数:单个;耕幅:4600mm;","单轴，工作幅宽：460cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：900kg。","2200","苏农机（2017）第（0158）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[620,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1GSZ-265","旋耕机轴数:单个;耕幅:2650mm;","单轴，工作幅宽：265cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：370kg。","2200","苏农机（2015）第（0191）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[621,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1GSZ-380H","旋耕机轴数:单个;耕幅:3800mm;","单轴，工作幅宽：380cm，耕深：≥10cm，传动型式（侧边、中间）：侧边齿轮传动，配套动办输出轴转速：540r/min","2200","苏农机（2019）第（0132）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[622,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","单轴，工作幅宽：250cm,耕深：旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速：226rpm结构质量：630kg。","2200","苏农机（2017）第（0449）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[623,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GQ-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","单轴，工作幅宽：250cm，耕深：≥8cm，刀辊设计转速：209r/min,整机质量量:684kg。","2200","苏农机（2019）第（0342）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[624,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GQ-280","旋耕机轴数:单个;耕幅:2800mm;","单轴，工作幅宽：280cm，耕深：≥8cm，刀辊设计转速：209r/min,整机质量量:735kg。","2200","苏农机（2019）第（0343）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[625,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:单个;耕幅:2800mm;","单轴,工作幅宽：280cm，耕深：8-16cm，刀辊设计转速：220r/min,整机质量:790kg。","2200","苏农机（2019）第（0344）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[626,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：3000mm","2200","部20160702","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[627,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2500mm","2200","部2015399","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[628,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：3200mm","2200","部20160701","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[629,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","雷沃重工股份有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2800mm","2200","部20160700","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[630,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构形式:框架型；型号规格:1GKN-250型；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1175×2765×1120；结构质量(KG):500；幅宽(CM):250；耕深(CM):12~16；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊:设计转速(R/MIN):267,最大回转半径(MM):245,总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245.","2200","豫2017011","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[631,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南康德瀚机械制造有限公司","旋耕机","1GQNP-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅：2500mm","2200","豫2017144","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[632,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","道依茨法尔机械有限公司","旋耕机","1GQL-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","结构型式：圆梁式\n外形尺寸：2785*1050*1000mm\n工作幅宽：260cm\n配套拖拉机标定功率：51.5-66.2kW","2200","鄂2019183","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[633,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","旋耕机幅宽：300cm；旋耕机耕深：12～16cm；旋耕机传动方式：中间齿轮传动；旋耕机刀辊总安装刀数：84把；配套拖拉机标定功率：88.3～110.3kW","2200","冀2016T—243","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[634,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕整地机","1GQNZ-360","旋耕机轴数:1个;耕幅:3600mm;","单轴；幅宽：3600mm；配套动力：117.6～132.4kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1340kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×3770×1470mm；刀片型号及数量：PⅡ260型144把；耕深：12～16cm。","2200","部2015906","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[635,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕整地机","1GQNZ-310","旋耕机轴数:1个;耕幅:3100mm;","单轴；幅宽：3100mm；配套动力：88.2～117.6kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1142kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×3270×1470mm；刀片型号及数量：PⅡ260型132把；耕深：12～16cm。","2200","部2015904","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[636,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕整地机","1GQNZ-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；幅宽：2600mm；配套动力：66.2～88.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1024kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×2770×1470mm；刀片型号及数量：PⅡ260型108把；耕深：12～16cm。","2200","部2015903","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[637,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山拖农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","外型尺寸（mm）：1200×3260×1250；\n结构型式：框架式、单轴；\n工作幅宽（mm）:3000;\n配套拖拉机标定功率（kW）:95.6-110.3","2200","部20181331","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[638,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山拖农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外型尺寸（mm）：1150×2790×1200；\n结构型式：框架式、单轴；\n工作幅宽（mm）:2500;\n配套拖拉机标定功率（kW）:73.5-88.2","2200","部20181332","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[639,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","旋耕机型号：1GHF-250；配套动力：51.5-66.2 kW；外形尺寸（长×宽×高）：1030×2800×1250mm；结构形式：框架式；结构质量：570 kg；幅宽：250cm；耕深：≥15；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转速：231 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245","2200","2015TJ353","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[640,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","旋耕机型号：1GHF-280；配套动力：88.2-110.3 kW；外形尺寸（长×宽×高）：1180×3100×1270mm；结构形式：框架式；结构质量：810 kg；幅宽：280cm；耕深：≥12；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转速：231/276 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：84把；旋耕刀型号：IT245","2200","2017TJ090","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[641,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山拖农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","外型尺寸（mm）：1200×3060×1250；\n结构型式：框架式、单轴；\n工作幅宽（mm）:2800;\n配套拖拉机标定功率（kW）:88.2-102.9","2200","部20181333","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[642,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-250H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率：66.2～88.2kW；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；旋耕机结构形式：框架式；规格型号：1GQN-250H；外形尺寸（长×宽×高）：1045×2770×1188（mm）；结构质量：521kg；幅宽：2500mm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：282r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左。","2200","豫2016091","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[643,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-300H","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","结构型式：框架式；配套动力：88.2～110.3kW；动力输出轴转速：540/720/760r/min；常用作业档次：Ⅱ；外形尺寸（长×宽×高）：1200×3268×1290（mm）；结构质量：670kg；理论作业速度：0.75～1.4m/s；工作幅宽：3000mm；耕深：12～26cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊转速：249/265/280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT245/IT245左。","2200","部20153022","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[644,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQNP-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套动力：73.5～88.2kW；动力输出轴转速：540/760  r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1410×2770×1060（mm）；结构质量：530kg；幅宽：250cm；耕深：8～12cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：252/280r/min；最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；旋耕刀型号：IT195左/IT195。","2200","豫2016022","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[645,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQNP-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套动力：80.9～95.6kW；动力输出轴转速：540/760  r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1410×3070×1060（mm）；结构质量：590kg；幅宽：280cm；耕深：8～12cm；传动方式：中间齿轮传动；联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：252/280r/min；最大回转半径：195mm；总安装刀数：132把；旋耕刀型号：IT195左/IT195。","2200","豫2016021","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[646,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：51.8～66.2；外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1100×2740×1190；结构质量（kg）：640；作业速度（km/h）：2~6.5；幅宽（cm）：250；旋耕深度（cm）：8~18；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：66；旋耕刀型号：IT245。","2200","苏农机（2016）第（0213）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[647,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2740*1110*1200；工作幅宽cm：250；变速箱档位数：1个；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率kw：66.1以上；动力输出轴转速r/min：540/720","2200","冀2017T—267","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[648,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-300K","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴，耕幅（mm）：3000","2200","部2015916","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[649,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-350K","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴，耕幅（mm）：3500","2200","部2015915","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[650,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；幅宽：3000mm；配套动力：110.25～132.3kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1200×3255×1240mm；刀片型号及数量：IT245型84把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-57","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[651,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNTG-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；幅宽：3000mm；配套动力：110.25～132.3kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1185×3255×1290mm；刀片型号及数量：IT245型84把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2018T-60","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[652,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-250ZG","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴，耕幅（mm）：2500","2200","部2015914","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[653,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-280K","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴，耕幅（mm）：2800","2200","部2015917","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[654,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQQN-250GG","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴，耕幅（mm）：2500","2200","部2015909","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[655,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-250G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴，耕幅（mm）：2500","2200","部20171898","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[656,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2520mm;","配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-250型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×3700×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：252cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","2200","鄂2018021","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[657,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNB-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","配套拖拉机标定功率范围：69.9～88.2kW；动力输出轴转速：720r/min；旋耕机型号名称：1GKNB-260型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1190×2770×1135mm；作业速度范围：0.33～1.39m/s；工作幅宽：260cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：2个；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊设计转速：260/290 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；刀轴连接型式：花键连接；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左。","2200","部20181362","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[658,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3010mm;","配套拖拉机标定功率范围：88.2～110.3kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-300型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1130×3265×1275mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：301cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：88把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","2200","部20171222","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[659,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2820mm;","配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-280型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×2960×1125mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：282cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：76把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","2200","部20171226","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[660,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-280型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×4000×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：132把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","2200","鄂2018022","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[661,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2530mm;","配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-250型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1080×2760×1125mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：253cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","2200","部20171223","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[662,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率范围:95.5~103kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-300型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1180×3270×1200mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:300cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:88把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","2200","部20181355","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[663,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率范围:73.5~81kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-250型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1150×2770×1150mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:250cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:72把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","2200","部20181352","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[664,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","反转灭茬机","1GFM-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（㎜）：1690×2920×1300；工作幅宽（㎝）：250；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数（把）：64；刀片型式：IT245；配套拖拉机标定功率（kW）：95.6～147.1；动力输出轴转速（r/min）：540、720；刀辊转速（r/min）：200、228；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；作业速度（㎞/h）：2-5；耕深（㎝）：≥12；刀辊回转半径（㎜）：245。","2200","苏农机（2019）第（0284）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[665,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","水田埋茬起浆机","1GSZ-260","旋耕机轴数:单个;耕幅:2600mm;","外形尺寸：1020×2820×1140㎜；配套功率(kW)：33.5-44.1；结构质量（kg）：460；工作幅宽(cm)：260㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：82；旋耕刀型号：IT245。","2200","苏农机（2017）第（0411）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[666,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","高箱旋耕机","1GKN-250H","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；配套功率(kW)：66.2-88.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1050×2816×1400㎜；结构质量（kg）：640；理论作业速度（㎞/h）：2.5-6.5；幅宽(cm)：250；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，刀辊转速（r/min）：199,200,230,235,228,265，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数(把)：66；旋耕刀型号：IT245。","2200","部2015281","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[667,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-300S","旋耕机轴数:单个;耕幅:3000mm;","结构型式：框架式；配套功率(kW)：58.8-73.5；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1120×3350×1350㎜；结构质量（kg）：580；理论前进速度（㎞/h）：2.5-6.5；幅宽(cm)：300；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，刀辊转速（r/min）：200,230,199,235，265,228，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数量(把)：78；旋耕刀型号：IT245。","2200","部20171157","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[668,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1G-260","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2600mm;","配套拖拉机标定功率范围：36.7-44.1kW，动力输出轴转速：540r/min，型号名称：1G-260型旋耕机，结构形式：圆梁式，工作形态外形尺寸：980*3260*1030mm，作业速度范围：3-5m/s，工作幅宽：260cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：66把，刀轴连接形式：刀轴与轴头焊接，旋耕刀型号：专用旋耕刀，陷深装置形式：/，平地部件形式：液压刮板式。","2200","鄂2018158","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[669,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GKD-400","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:4000mm;","配套拖拉机标定功率范围:73.5-88.2kW,动力输出轴转速:720r/min,型号名称:1GKD-400型旋耕机,结构形式:框架式,工作形态外形尺寸:1190*4670*1160mm,作业速度范围:3-5m/s,工作幅宽:400cm,耕深:8-16cm,变速箱档数:/,传动方式:侧边齿轮传动,刀辊设计转速:293r/min,刀辊最大回转半径:185mm,刀辊总安装刀数:104把,刀轴连接形式:接盘法兰,旋耕刀型号:专用旋耕刀,陷深装置形式:/,平地部件形式:液压刮板式,折叠装置形式:液压折叠.","2200","鄂2018160","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[670,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西峡县明鑫机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率范围:81~95.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min；型号规格:1GKN-280型旋耕机；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1180×3070×1200mm；作业速度范围:0.28~1.38m/s；工作幅宽:280cm；耕深:12~16cm；传动方式:中间；刀辊设计转速:265r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:80把；刀轴连接型式:法兰连接；旋耕刀型号:IT245；","2200","部20181353","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[671,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-260A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","配套拖拉机标定功率kw：88.2～110.3；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1700*2900*1160；工作幅宽cm：260；传动方式：中间；总安装刀数：70把；旋耕刀型号：IT245","2200","冀2018T—204","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[672,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-280A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率kw：95.6～169.1；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1700*3050*1160；工作幅宽cm：280；传动方式：中间；总安装刀数：76把；旋耕刀型号：IT245","2200","冀2018T—204","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[673,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-300A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率kw：102.9～169.1；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1700*3260*1160；工作幅宽cm：300；传动方式：中间；总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245","2200","冀2018T—205","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[674,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:1100×3250×1320；结构质量KG:630；幅宽CM:300；耕深CM:≥12；总安装刀数:84把；旋耕刀型号:IT245；","2200","部20171196","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[675,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-250A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率kw：80.9～102.9；动力输出轴转速r/min：720/540；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1180*2820*1120；工作幅宽cm：250；传动方式：中间；总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245","2200","冀2017T—241","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[676,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸(长×宽×高)MM:1050×2750×1250；结构质量KG:600；幅宽CM:250；耕深CM:≥12；总安装刀数:76把；旋耕刀型号:IT245；","2200","部20171195","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[677,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2650mm;","配套拖拉机标定功率范围（kW）：70～111. 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760.型号名称：1GQN-260型旋耕机.结构型式（圆梁氏、框架式）：框架式、单轴.工作状态a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1670×2880×1170.作业速度范围（m/s）：≥0.74.工作幅宽（cm）：265. 耕深（cm）：≥12.变速箱档位数：无.传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动.刀辊设计转速（r/min）：220～312.刀辊最大回转半径（mm）：245.总安装刀数（把）：76.刀轴连接形式：双半轴法兰式.旋耕刀型号：IT245.限深装置型式：无.","2200","部20180938","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[678,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套动力（kW）：≥68（轮式拖拉机）. 动力输出轴转速（r/min）：540/760.结构形式：框架单轴型.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1440×2820×1200mm.结构质量（kg）：640.工作幅宽（cm）：250. 耕深（cm）：≥12.传动方式：中间齿轮传动.与拖拉机连接方式：三点悬挂.刀辊设计转速（r/min）：220～312.刀辊最大回转半径（mm）：245.旋耕刀数量（把）：72.旋耕刀型号：IT245.","2200","部20152991","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[679,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：80.8～96. 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.配套拖拉机常用作业档档次：Ⅱ档.结构型式：框架单轴型.规格型号：1GQN-280.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×3200×1080mm. 结构质量（kg）：600.工作幅宽（cm）：280. 耕深（cm）：≥12.传动方式：中间齿轮传动.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊设计转速（r/min）：267/254.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：84.旋耕刀型号：IT245.","2200","部20170411","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[680,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：88.2～110. 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720. 配套拖拉机常用作业档档次：Ⅱ档.结构型式：框架单轴型.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×3400×1080mm. 结构质量（kg）：630.工作幅宽（cm）：300. 耕深（cm）：≥12.传动方式：中间齿轮传动.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊设计转速（r/min）：267/254.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：92.旋耕刀型号：IT245.","2200","部20170410","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[681,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率kW：88.2～117.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1165×3216×1220；结构质量kg：598；工作幅宽cm：300；耕深cm：12～16；变速箱档位数：1；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊回转半径mm：245；总安装刀数：84；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；限深装置型式：限深板；作业效率ha/h：0.3～0.9。","2200","晋201609","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[682,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-250G","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率kW：73.5～95.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1165×2666×1400；结构质量kg：485；工作幅宽cm：250；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm：245；总安装刀数：66；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；作业效率ha/h：0.25～0.75。","2200","部20152596","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[683,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250D","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅：2500mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1410×2770×1060；配套功率：73.5～88.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；常用作业档挡次：Ⅱ档；结构质量：500kg；耕深（cm）：≥8；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅢT175；刀辊设计转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：175；总安装刀数（把）：112。","2200","2016TJ264","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[684,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅：2800mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×3030×1140；常用作业档挡次：Ⅱ档；配套功率：73.5～95.6kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；结构质量：580kg；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊设计转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：78。","2200","2016TJ265","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[685,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅：2500mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×2730×1320；配套功率：66.2～88.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；结构质量：500kg；理论作业速度（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：8-16；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245±10；总安装刀数（把）：72。","2200","苏农机（2016）第（0024）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[686,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅：2500mm；结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1100×2700×1100；配套功率：66.2～88.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；常用作业档挡次：Ⅱ档；理论前进速度（m/s）：0.7-1.4；结构质量：500kg；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊设计转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：72。","2200","2015TJ200","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[687,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","华创机器人制造有限公司","反转灭茬旋耕机","1GFK-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","型号：1GFK-250；配套拖拉机标定功率范围kw:99.2～110.3；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式):框架式；旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×2800×1200；旋耕机工作幅宽cm:250；旋耕机传动方式(侧边、中间):单侧边齿轮传动；旋耕机刀辊总安装刀数:62把；旋耕机旋耕刀型号：IT245；","2200","鄂2017102","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[688,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北通田机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","标定功率范围：73.5—88.2kw；结构型式(圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×2800×1320mm；工作幅宽：250cm；耕深：12-16cm；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊总安装刀数：70把","2200","冀2018T—040","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[689,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北通田机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","标定功率范围：89.7-101.9kw；结构型式(圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3070×1320mm；工作幅宽：280cm；耕深：12-16cm；传动方式（侧边、中间）：中间传动；刀辊总安装刀数：78把","2200","冀2018T—041","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[690,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；幅宽：2500mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","2200","部20171396","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[691,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；幅宽：2800mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","2200","部20171395","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[692,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；幅宽：3000mm；传动方式：中间齿轮传动；悬挂方式：标准三点悬挂","2200","部20171398","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[693,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-280；外形尺寸(长×宽×高):1180mm×3120mm×1180mm；结构质量:770kg；工作幅宽:280cm；耕深:12～18cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267/254r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:80把；旋耕刀型号:IT245","2200","冀2016T—351","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[694,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-300；外形尺寸(长×宽×高):1180mm×3320mm×1180mm；结构质量:820kg；工作幅宽:300cm；耕深:12～18cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267/254r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:96把；旋耕刀型号:IT245","2200","冀2016T—350","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[695,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","产品型号：1GQN-350；配套拖拉机标定功率范围：95.6～132.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760/850r/min；旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）：单轴框架式；旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1200×3820×1210mm；旋耕机作业速度范围：0.28～1.39m/s；旋耕机工作幅宽：350cm；旋耕机耕深：12～18cm；旋耕机刀辊设计转速 303/339r/min    旋耕机刀辊最大回转半径 245mm旋耕机刀辊总安装刀数104把","2200","冀2018T—187","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[696,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","道依茨法尔机械有限公司","旋耕机","1GQL-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构型式：圆梁式\n外形尺寸：2980*1050*1000mm\n工作幅宽：280cm\n配套拖拉机标定功率：66.2-80.9kW","2200","鄂2019183","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[697,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2800×1200；配套动力范围(kW)：66.2～95.6；结构质量（kg）：535；工作幅宽(cm)：250；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：64；旋耕刀型号：IT245。","2200","部20170445","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[698,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-250A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；幅宽：2500mm；配套动力：66.1～73.5kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：660kg；外形尺寸（长×宽×高）：1400×2750×1215mm；刀片型号及数量：IT245型72把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2016T-41","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[699,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSQ-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；作业幅宽：2800mm；配套动力：51.45～58.8kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：1000×2920×1010mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀72把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-34","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[700,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；作业幅宽：3000mm；配套动力：51.45～58.8kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×3235×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀76把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-29","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[701,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-340","旋耕机轴数:1个;耕幅:3400mm;","单轴；作业幅宽：3400mm；配套动力：58.8～66.15kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×3635×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀86把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-31","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[702,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSQ-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；作业幅宽：3000mm；配套动力：51.45～58.8kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：1000×3120×1012mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀76把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-35","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[703,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSQ-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴；作业幅宽：3200mm；配套动力：58.8～66.15kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：1000×3320×1010mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀84把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-36","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[704,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；作业幅宽：2800mm；配套动力：51.45～58.8kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×3035×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀70把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-28","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[705,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴；作业幅宽：3200mm；配套动力：58.8～66.15kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×3435×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀82把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-30","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[706,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-270S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2700mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1400*3030*1350mm;作业速度范围：0.5-1.2m/s；工作幅宽：270cm；配套动力：88.2-102.9kW；总安装刀数：74把","2200","部20190116","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[707,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-290S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2900mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1290*3240*1225mm;作业速度范围：0.6-1.4m/s；工作幅宽：290cm；配套动力：102.9-132.3kW；总安装刀数：82把","2200","部20190116","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[708,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；作业幅宽：2600mm；配套动力：36.75～44.1kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×2835×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀64把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-28","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[709,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-360","旋耕机轴数:1个;耕幅:3600mm;","单轴；作业幅宽：3600mm；配套动力：66.15～73.5kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：990×3435×1005mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀92把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-32","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[710,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-250A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；幅宽：2500mm；配套动力：≥66.1；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：640kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2750×1000mm；刀片型号及数量：IT245型72把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2016T-45","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[711,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-280A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；幅宽：2800mm；配套动力：88.2～95.0；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：715kg；外形尺寸（长×宽×高）：1400×3026×1215mm；刀片型号及数量：IT245型80把；耕深：12～16cm。","2200","TJ-2016T-42","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[712,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSQ-340","旋耕机轴数:1个;耕幅:3400mm;","单轴；作业幅宽：3400mm；配套动力：58.8～66.15kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：1000×3520×1010mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀88把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-37","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[713,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","普劳恩德河北农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSQ-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；作业幅宽：2600mm；配套动力：36.75～44.1kW；与拖拉机连接方式：三点悬挂联接；外形尺寸（长×宽×高）：1000×2720×1010mm；刀片型式及数量：“L”型弯刀68把；搅浆深度：100～160mm。","2200","TJ-2018T-34","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[714,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","机具结构类型：单轴；耕幅：2800mm\t标定功率：99.2~118.5kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1540X3150X1200mm；结构质量：780kg;耕深：≥12cm;传动方式：中间齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂。","2200","部20170723","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[715,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","机具结构类型：单轴；耕幅：2500mm\t标定功率：73.5~88.3kw；结构型式：框架式；外形尺寸：1460X2830X1310mm；结构质量：772kg;耕深：≥12cm;传动方式：齿轮传动。","2200","2015TJ410","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[716,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-350A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","单轴；耕幅3500mm.外型尺寸(长×宽×高)1220×3800×1230MM.配套动力:110.2-132.3kW.结构重量:863KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：98把.耕深：旱耕120-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min;最大回转半径245mm.碎土率74％.","2200","部20152830","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[717,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅2800mm.配套动力:73.5-88.2kW.外型尺寸(长×宽×高)1150×3030×1200MM.结构重量:543KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：74把.耕深：旱耕120-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min;最大回转半径245mm.碎土率74％.","2200","部20152828","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[718,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-260A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅2600mm.配套动力:58.8-73.5kW.外型尺寸(长×宽×高)1150×2840×1200MM.结构重量:539KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：70把.耕深：旱耕120-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min;最大回转半径245mm.碎土率75％.","2200","部20152827","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[719,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；耕幅3000mm.配套动力:88.2-102.9kW.外型尺寸(长×宽×高)1220×3250×1230MM.结构重量:790KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：82把.耕深：旱耕120-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min;最大回转半径245mm.碎土率73％.","2200","部20152829","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[720,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GKN-250H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅2500mm.配套动力:≥55kW.外型尺寸(长×宽×高):1220×2740×1180MM.结构重量:525KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号：IT245，刀片数量：66把.耕深：旱耕100-160mm;水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min;最大回转半径R245mm.碎土率93.9％.","2200","部20151773","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[721,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南冬强农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-260","旋耕机轴数:单个;耕幅:2600mm;","单轴耕幅2600mm旋耕机","2200","鄂2019072","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[722,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南冬强农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:单个;耕幅:2800mm;","单轴耕幅2800mm旋耕机","2200","鄂2019072","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[723,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","机具结构类型：单轴；耕幅：3000mm\t标定功率：99.2~118.5kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1530X3400X1200mm；结构质量：890kg;耕深：≥12cm;传动方式：中间齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂。","2200","部20170722","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[724,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","反转灭茬机","1GFM-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅2600mm.结构型式：框架式.外形尺寸(长×宽×高)mm：1600×2960×1220.配套动力范围（kW）：80～102.9.结构质量（kg）：830.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（把）：68.旋耕刀型号：IT245/IT260.","2200","苏农机（2019）第（0321）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[725,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-270","旋耕机轴数:1个;耕幅:2700mm;","1GKN-270型旋耕机; 配套拖拉机标定功率：88.2-110.3KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 760r/min; 配套拖拉机常用作业挡挡次: 低Ⅱ、低Ⅲ; 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度: 0.56～1.39m/s;结构形式：框架式；外形尺寸：1400×3035×1170mm;结构质量：745kg;工作幅宽：270cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 刀辊设计转速: 312r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 76把; 旋耕刀型号: ⅠT245","2200","冀2016T—128","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[726,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","1GKN-300型旋耕机; 配套拖拉机标定功率：95.6-117.7KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 760r/min; 配套拖拉机常用作业挡挡次: 低Ⅱ、低Ⅲ; 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度: 0.56～1.39m/s;结构形式：框架式；外形尺寸：1400×3335×1170mm;结构质量：785kg;工作幅宽：300cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式: 三点悬挂; 刀辊设计转速: 312r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 84把; 旋耕刀型号: ⅠT245","2200","冀2016T—129","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[727,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","1GKN-250型旋耕机;标定功率：73.5-102.9KW;动力输出轴转速: 760r/min; 结构形式：框架式；外形尺寸：1350×2760×1120mm; 作业速度: 0.56～1.39m/s;工作幅宽：250cm; 耕深: 12～16cm;传动方式：中间齿轮传动; 刀辊设计转速: 313r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 68把; 刀轴连接型式：法兰盘；旋耕刀型号: ⅠT245；结构质量：540kg;","2200","冀2018T—230（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[728,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸：1010×2780×1200mm；配套功率(kW)：66.1-95.6；工作幅宽(cm)：250；传动方式：中间齿轮转动；总安装刀数量(把)：68；旋耕刀型号：IT245。","2200","鄂2018040","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[729,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GKD-320","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:3200mm;","配套拖拉机标定功率范围:51.4-66.2kW,动力输出轴转速:720r/min,型号名称:1GKD-320型旋耕机,结构形式:框架式,工作形态外形尺寸:1190*3870*1160mm,作业速度范围:3-5m/s,工作幅宽:320cm,耕深:8-16cm,变速箱档数:/,传动方式:侧边齿轮传动,刀辊设计转速:293r/min,刀辊最大回转半径:185mm,刀辊总安装刀数:80把,刀轴连接形式:接盘法兰,旋耕刀型号:专用旋耕刀,陷深装置形式:/,平地部件形式:液压刮板式,折叠装置形式:液压折叠.","2200","鄂2018159","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[730,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1G-280","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率范围：36.7-44.1kW，动力输出轴转速：540r/min，型号名称：1G-280型旋耕机，结构形式：圆梁式，工作形态外形尺寸：980*3460*1030mm，作业速度范围：3-5m/s，工作幅宽：280cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：72把，刀轴连接形式：刀轴与轴头焊接，旋耕刀型号：专用旋耕刀，陷深装置形式：/，平地部件形式：液压刮板式。","2200","鄂2018158","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[731,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1000-1500mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","双轴灭茬整地机","1GZM-140","旋耕机轴数:2个;耕幅:1400mm;","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1110×1680×1120；配套动力范围（kW）：33.1～36.8；结构质量（kg）：610；传动方式：侧边传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数量（灭茬，把）：44；灭茬刀型号：L型；","600","苏农机（2017）第（0551）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[732,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKM-150","旋耕机轴数:2个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：36.7～44.1；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1400×1940×1160；结构质量（kg）：635；作业速度（km/h）：2.5~6.0；幅宽（mm ）：1500；旋耕深度（mm ）：100~140；传动方式：侧边齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：旋耕225、灭茬175；总安装刀数（把）：旋耕刀38、灭茬刀76；旋耕刀型号：IT225；灭茬刀型号：L型弯刀（定制）。","1600","部2015715","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[733,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GM-170","旋耕机轴数:2个;耕幅:1700mm;","双轴，耕幅（mm）：1700","1600","豫2017121","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[734,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GM-180","旋耕机轴数:2个;耕幅:1800mm;","双轴，耕幅（mm）：1800","1600","豫2017118","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[735,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-165","旋耕机轴数:2个;耕幅:1650mm;","配套动力：58.8～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；外形尺寸（长×宽×高）： 1200×2030×1060（mm）；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动（旋耕刀辊），侧边齿轮传动（灭茬刀辊）；结构质量：680kg；幅宽：1650mm；作业速度：2.5～5km/h；耕深：120～160mm；联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：旋耕：280r/min、灭茬：390r/min；最大回转半径：旋耕：245mm、灭茬：160mm；总安装刀数：旋耕：48把、灭茬64把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；灭茬刀型号：MI160/MI160左。","1600","豫2016018","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[736,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","河南沃正实业有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-180","旋耕机轴数:2个;耕幅:1800mm;","配套动力：58.8～73.5kW；动力输出轴转速：760r/min；外形尺寸（长×宽×高）： 1200×2180×1060（mm）；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动（旋耕刀辊），侧边齿轮传动（灭茬刀辊）；结构质量：710kg；幅宽：1800mm；作业速度：2.5～5km/h；耕深：120～160mm；联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：旋耕：280r/min、灭茬：390r/min；最大回转半径：旋耕：245mm、灭茬：160mm；总安装刀数：旋耕：52把、灭茬72把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；灭茬刀型号：MI 160/MI160左。","1600","豫2016019","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[737,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GNMD-150","旋耕机轴数:双个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；配套动力：33.1-55.1kW；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1400×1760×1160㎜；结构质量：410㎏；理论前进速度（㎞/h）：2.5-6.0；幅宽：150㎝；耕深（㎝）：10-16，传动方式：中间齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；与拖拉机连接方式：标准三点悬挂；刀辊转速（r/min）：200/226（旋耕）432/488（灭茬），刀辊最大回转半径（㎜）：245/175（旋耕/灭茬），刀片型式：IT225/L型定制（旋耕/灭茬）；刀片数量（把）：30/75（旋耕/灭茬）。","1600","部2015311","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[738,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKMD-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","配套标定功率(kw）:73.5-110.3；动力输出轴转速(r/min):540/720；外形尺寸:(长×宽×高mm):1610×2670×1240；与拖拉机连接方式:三点悬挂；结构形式:框架式；规格型号:1GKMD-230；传动方式:侧边齿轮传动；结构质量(kg):1090；作业幅宽(cm):230；作业速度:(km/h):2-5；耕深(CM):12-16；设计转速:旋耕(r/min):241-296，灭茬(r/min):471-634；最大回转半径:旋耕(mm):245，灭茬(mm):165；总安装刀数:旋耕(个):68，灭茬(个):120；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","2600","冀2016T—362","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[739,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","江苏大力士机械制造有限公司","旋耕机","1GKM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","双轴；幅宽（mm）：2300；结构型式：框架式；配套动力（kW）：58.8～95.6；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1960×2650×1160；结构质量（kg）：1090；作业速度（m/s）：0.28～1.39；旋耕深度（mm ）：≥80；传动方式（侧边、中间）:中间箱齿轮传动（前轴）侧边箱齿轮传动（后轴）；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245/195；总安装刀数（把）：64（前）/64(后）；旋耕刀型号：IT245(前)/L195(后).","2600","苏农机（2019）第（0319）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[740,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230B","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","配套标定功率(kw）:73.5-110.3；动力输出轴转速(r/min):720/540；外形尺寸:(长×宽×高mm):1700×2640×1260；与拖拉机连接方式:三点悬挂；结构形式:框架式；规格型号:1GKNM-230B；传动方式:中间齿轮传动；结构质量(kg):870；作业幅宽(mm):2300；作业速度:(km/h):2-5；耕深(cm):12-16；设计转速:旋耕(r/min):286-260，灭茬(r/min):319-290；最大回转半径:旋耕(mm):245，灭茬(mm):225；总安装刀数:旋耕(个):68，灭茬(个):68；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:1T225","2600","冀2016T—144","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[741,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","双轴灭茬整地机","1GZM-210","旋耕机轴数:2个;耕幅:2100mm;","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：210；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1100×2465×1160；配套动力范围（kW）：55.1～66.1；结构质量（kg）：680；传动方式：侧边传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数量（灭茬，把）：68；灭茬刀型号：L型；","2600","苏农机（2017）第（0550）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[742,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-200","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","配套标定功率(kw):55-73.5；动力输出轴转速(r/min):540/720；外形尺寸:(长×宽×高mm):1340×2420×1160；与拖拉机连接方式:三点悬挂；结构形式:框架式；规格型号:1GKNM-200；传动方式:中间齿轮传动；机构质量(kg):732；作业幅宽(cm):200；作业速度:(km/h):2-5；耕深(mm):120-160；刀辊设计转速:旋耕(r/min):241-296，灭茬(r/min):471/634；最大回转半径:旋耕(mm):245，灭茬(mm):170；总安装刀数:旋耕(个):60，灭茬(个):68；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","2600","2015T—089","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[743,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","配套标定功率(kw）:73.5-110.3；动力输出轴转速(r/min):720/540；外形尺寸:(长×宽×高mm):1700×2640×1230；与拖拉机连接方式:三点悬挂；结构形式:框架式；规格型号:1GKNM-230；传动方式:中间齿轮传动；机构质量(kg):870；作业幅宽(mm):2300；作业速度:(km/h):2-5；耕深(MM):120-160；刀辊设计转速:旋耕(r/min):299-267，灭茬(r/min):549-490；最大回转半径:旋耕(mm):245，灭茬(mm):165；总安装刀数:旋耕(个):68，灭茬(个):108；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","2600","冀2016T—145","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[744,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNSM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","框架式，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）MM：1510*2620*1170，工作幅宽：2300MM，中间传动，总安装刀数：旋耕62把，灭茬72把。刀辊最大回转半径：旋耕245mm 灭茬150mm","2600","冀2018T—163","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[745,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","江苏银华春翔机械制造有限公司","双轴灭茬多用旋耕机","1GKNM-230ZG","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","双轴；耕幅:2300mm；与轮式拖拉机配套，配套动力：73.5-80.8kw；外形尺寸（长×宽×高）mm：1320×2660×1260；整机质量：830kg;结构型式：框架式；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；理论作业速度（km/h）：3～5；幅宽（cm）：230；耕深（cm）：10～16；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀辊转速（r/min）：248/255(n动=540/n动=720)；灭茬刀辊转速（r/min）：470/482(n动=540/n动=720)；旋耕刀辊最大回转半径（mm）：245；灭茬刀辊最大回转半径（mm）：180；旋耕刀辊总安装刀数（把）：62；灭茬刀辊总安装刀数（把）：72；旋耕旋耕刀型号：ⅠT245；灭茬旋耕刀型号：定制（R=180mm）；","2600","部2015249","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[746,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","双轴；幅宽：2300mm；配套动力：88.2～102.9kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：795kg；外形尺寸（长×宽×高）：1510×2550×1290mm；旋耕刀片型号及数量：IT245型66把；灭茬刀片型号及数量：MI135型66把；耕深：12～16cm。","2600","冀2017T—073","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[747,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1SGTN-200D4","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","双轴；幅宽：2000mm；配套动力：55.0～73.5kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：850kg；外形尺寸（长×宽×高）：1380×2420×1180mm；旋耕刀片型号及数量：IT245型60把；灭茬刀片型号及数量：MZ165型68把；耕深：12～16cm。","2600","冀2016T—209（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[748,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-220","旋耕机轴数:2个;耕幅:2200mm;","工作幅宽（mm）：2200，外形尺寸：1600*2460*1270，与拖拉机连接方式：三点悬挂，结构型式：框架式，最终传动方式旋耕：中间齿轮传动，最终传动方式灭茬：中间齿轮传动，结构质量（kg）：920，作业速度范围（m/s）：0.56～1.39，耕深（cm）12～16，刀辊最大回转半径设计转速（r/min）灭茬：579旋耕302，刀辊最大回转半径旋耕（mm）：245，刀辊最大回转半径灭茬（mm）：165，总安装刀数旋耕（把）：62，总安装刀数灭茬（把）120，旋耕刀型号;IT245,灭茬刀型号：PII165","2600","冀2018T—188","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[749,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","工作幅宽（mm）：2300,外形尺寸（mm）：1600*2560*1270，标定功率范围（kw）：95.6～110.3，动力输出轴转速（r/min）：760，与拖拉机连接方式：三点悬挂，结构型式：框架式，最终传动方式旋耕：中间齿轮传动，最终传动方式灭茬：中间齿轮传动，结构质量（kg）940，作业速度范围（m/s）：0.56～1.39，耕深（cm）：12-16，刀辊最大回转半径设计速度（r/min）灭茬：579旋耕：302，刀辊最大回转半径旋耕（mm）245，刀辊最大回转半径灭茬（mm）165,总安装刀数旋耕（把）68，总安装刀数灭茬（把）：120，旋耕刀型号IT245灭茬刀型号PII165.","2600","冀2018T—189","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[750,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GND-220","旋耕机轴数:2个;耕幅:2200mm;","型号名称：1GND-220型双轴灭茬旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：58.8~66.1KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1400X2460X1150mm\n结构质量：750Kg\n理论作业速度：2~5Km/h\n幅宽：220cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动 (叉箱双轴机)\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速-旋耕：250/258（n动=540/n动=720）r/min\n         -灭茬:500/517（n动=540/n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径-旋耕:245mm\n                -灭茬:180mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:62把\n              -灭茬:120把\n旋耕刀型号-旋耕: ⅠT245\n          -灭茬:L型短刀（R=180）","2600","冀2018T—198","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[751,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北神耕机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GND-240","旋耕机轴数:2个;耕幅:2400mm;","型号名称：1GND-240型双轴灭茬旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：66.1~69.8KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540，720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：1400X2260X1150mm\n结构质量：780Kg\n理论作业速度：2~5Km/h\n幅宽：240cm\n耕深：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动（叉箱双轴型）\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速-旋耕：250/258r/min\n            -灭茬:500/517r/min\n刀辊最大回转半径-旋耕:245mm\n                       -灭茬:180mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:66把\n              -灭茬:132把\n旋耕刀型号-旋耕: ⅠT245\n              -灭茬:L型短刀","2600","冀2018T—197","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[752,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKM-210","旋耕机轴数:2个;耕幅:2100mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：58.8～73.5；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1400×2860×1240；结构质量（kg）：875；作业速度（km/h）：2.5~6.0；幅宽（mm）：2100；旋耕深度（mm ）：100~160；传动方式：侧边齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：旋耕245、灭茬175；总安装刀数（把）：旋耕刀64、灭茬刀112；旋耕刀型号：IT245；灭茬刀型号：L型弯刀（定制）。","2600","部2015716","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[753,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GM-210","旋耕机轴数:2个;耕幅:2100mm;","双轴，耕幅（mm）：2100","2600","部2015908","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[754,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","中国一拖集团有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKM-240(原：1GM-240)","旋耕机轴数:2个;耕幅:2400mm;","双轴，耕幅（mm）：2400","2600","豫2016153","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[755,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-210","旋耕机轴数:2个;耕幅:2110mm;","型号名称：1GKNM-210型双轴灭茬旋耕机；外形尺寸（长×宽×高）：1360×2380×1120mm；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；最终传动方式：旋耕 中间；灭茬 侧边；工作幅宽：2110mm；刀辊最大回转半径：旋耕 245mm；灭茬 170mm；总安装刀数：旋耕 60把；灭茬 72把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；灭茬刀型号：MI170。","2600","鄂2017201","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[756,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-240","旋耕机轴数:2个;耕幅:2400mm;","型号名称：1GKNM-240型双轴灭茬旋耕机；外形尺寸（长×宽×高）：1360×2670×1120mm；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；最终传动方式：旋耕 中间；灭茬 侧边；工作幅宽：2400mm；刀辊最大回转半径：旋耕 245mm；灭茬 170mm；总安装刀数：旋耕 68把；灭茬 80把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；灭茬刀型号：MI170。","2600","鄂2017202","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[757,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GNMD-200","旋耕机轴数:双个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；配套动力：55.1-66.2kW；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；外形尺寸：1400×2420×1160㎜；结构质量：650㎏；理论作业速度（㎞/h）：2.5-6.0；幅宽：200㎝；耕深（㎝）：10-16，传动方式：中间齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速（r/min）：200/432（旋耕/.灭茬N动=540），226/488（旋耕/灭茬，N动=720），刀辊最大回转半径（㎜）：245/175（旋耕刀/灭茬刀），总安装刀数（把）：58/80（旋耕刀/灭茬刀），旋耕刀型号：IT245/L型定制（旋耕刀/灭茬刀）；","2600","苏农机（2016）第（0385）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[758,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQKM-210","旋耕机轴数:2个;耕幅:2100mm;","配套拖拉机标定功率（kW）：≥66.2. 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1750×2350×1120mm.与拖拉机联接方式：三点悬挂式.结构型式：框架双轴式.规格型号：1GQKM-210.传动方式：侧边传动.结构质量（kg）：770.作业幅宽（cm）：210. 耕深（cm）：≥12（旋耕）、≥5（灭茬）.刀辊设计转速（r/min）：222/252（旋耕）、477/540（灭茬）.刀辊最大回转半径（mm）：245（旋耕）、170（灭茬）.刀辊总安装刀数（把）：58（旋耕）、76（灭茬）.旋耕刀型号：IT245.灭茬刀型号：MIT170.纯工作小时生产率（h㎡/h）：0.4～0.9.","2600","2015TJ473","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[759,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","江苏大力士机械制造有限公司","旋耕机","1GKM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","双轴；幅宽（mm）：2500；结构型式：框架式；配套动力（kW）：95.6～117.7；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1830×2870×1190；结构质量（kg）：1200；作业速度（m/s）：0.28～1.39；旋耕深度（mm ）：≥80；传动方式（侧边、中间）:中间箱齿轮传动（前轴）侧边箱齿轮传动（后轴）；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：245/195；总安装刀数（把）：68（前）/68(后）；旋耕刀型号：IT245(前)/L195(后).","2900","苏农机（2019）第（0320）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[760,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNMC-300","旋耕机轴数:2个;耕幅:3000mm;","配套标定功率(kw）:110.3-147；动力输出轴转速(r/min):720/540；型号名称：1GKNMC-300 双轴灭茬旋耕机；外形尺寸:(长×宽×高mm):1730×3330×1230；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；结构形式:框架式；传动方式：中间齿轮传动；结构质量(kg)：1130；作业速度范围：(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(mm):3000；耕深(cm):12-16；刀辊设计转速:旋耕(r/min):299/267，灭茬(r/min):549/490；刀辊最大回转半径：旋耕(mm):250，灭茬(mm):170；总安装刀数:旋耕(个):144，灭茬(个):84；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","2900","冀2017T—044","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[761,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250B","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","配套标定功率范围(kw）:88.2-147.1；动力输出轴转速(r/min):720/540；型号名称：1GKNM-250B 双轴灭茬旋耕机；外形尺寸:(长×宽×高mm):1750×2820×1270；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；结构形式:框架式；传动方式:中间齿轮传动；结构质量(kg):950；作业速度范围:(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(mm):2490；耕深(cm):12-16；刀辊设计转速:旋耕(r/min)286/260，灭茬(r/min):319/290；刀辊最大回转半径:旋耕(mm):250，灭茬(mm):230；总安装刀数:旋耕(个):68，灭茬(个):68；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:IT225","2900","冀2017T—043","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[762,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","双轴；幅宽：2500mm；配套动力：95.6～110.3kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：856kg；外形尺寸（长×宽×高）：1510×2750×1290mm；旋耕刀片型号及数量：IT245型70把；灭茬刀片型号及数量：MI135型70把；耕深：12～16cm。","2900","冀2017T—073","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[763,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNSM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","框架式，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）MM：1650*2835*1190，工作幅宽：2500MM，中间传动，总安装刀数：旋耕66把，灭茬80把。刀辊最大回转半径：旋耕245mm 灭茬150mm","2900","冀2018T—163","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[764,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","配套标定功率(kw）:88-118；动力输出轴(r/min):720/540；外形尺寸(长×宽×高mm):1500×2920×1220；与拖拉机连接方式:三点悬挂式；结构形式:框架式；传动方式:中间齿轮传动；结构质量(kg):950；作业速度(km/h):2-5；作业幅宽(mm):2500；耕深(cm):12-16；刀辊设计转速:旋耕(r/min):267/254，灭茬(r/min)608/588；最大回轮半径:旋耕(mm):245，灭茬(mm):165；总安装刀数:旋耕(个):68，灭茬(个）120；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","2900","冀2018T—002（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[765,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","工作幅宽（mm）：2500,外形尺寸（mm）：1600*2760*1270，标定功率范围（kw）：127.3～143.5，动力输出轴转速（r/min）：760，与拖拉机连接方式：三点悬挂，结构型式：框架式，最终传动方式旋耕：中间齿轮传动，最终传动方式灭茬：中间齿轮传动，结构质量（kg）960，作业速度范围（m/s）：0.56～1.39，耕深（cm）：12-16，刀辊最大回转半径设计速度（r/min）灭茬：579旋耕：302，刀辊最大回转半径旋耕（mm）245，刀辊最大回转半径灭茬（mm）165,总安装刀数旋耕（把）68，总安装刀数灭茬（把）：132，旋耕刀型号IT245灭茬刀型号PII165.","2900","冀2018T—189","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[766,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-260","旋耕机轴数:2个;耕幅:2600mm;","工作幅宽（mm）：2600,外形尺寸（mm）：1600*2860*1270，标定功率范围（kw）：127.3～143.5，动力输出轴转速（r/min）：760，与拖拉机连接方式：三点悬挂，结构型式：框架式，最终传动方式旋耕：中间齿轮传动，最终传动方式灭茬：中间齿轮传动，结构质量（kg）970，作业速度范围（m/s）：0.56～1.39，耕深（cm）：12-16，刀辊最大回转半径设计速度（r/min）灭茬：579旋耕：302，刀辊最大回转半径旋耕（mm）245，刀辊最大回转半径灭茬（mm）165,总安装刀数旋耕（把）72，总安装刀数灭茬（把）：144，旋耕刀型号IT245灭茬刀型号PII165.","2900","冀2018T—189","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[767,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","稻麦双轴旋耕机","1GQM-260","旋耕机轴数:2个;耕幅:2600mm;","1.外形尺寸（长x宽x高）：1450x2760x1060cm；\n2.结构质量：620kg；\n3.幅宽:2600mm；耕深：≥12cm;\n4.传动方式：齿轮轮动、链传动；\n5.刀辊设计转速：300-400r/min;\n6.最大回转半径：245mm；\n7.总安装刀数：48把；\n8.埋茬钢筋数量：45个；\n9.最小回转半径：190mm;\n10.转速：300-400r/min","2900","2015TJ472","2019-12-31","通用类","吉林省",""]
[768,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GM-280","旋耕机轴数:2个;耕幅:2800mm;","双轴，耕幅（mm）：2800","2900","豫2017119","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[769,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-260","旋耕机轴数:2个;耕幅:2600mm;","结构型式：框架式；配套动力（kW）：73.5～88.2；外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1400×3300×1240；结构质量（kg）：875；作业速度（km/h）：2.5~6.0；幅宽（mm）：2600；旋耕深度（mm ）：100~160；传动方式：中间齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：旋耕245、灭茬175；总安装刀数（把）：旋耕刀66、灭茬刀136；旋耕刀型号：IT245；灭茬刀型号：L型弯刀（定制）。","2900","部2015714","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[770,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：1200mm；","8300","湘20181116079","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[771,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","履带自走式旋耕起垄机","1GZV-120","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：1200mm","8300","江西省2016第025号","2020-12-31","通用类","湖南省",""]
[772,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-180","耕幅:1800mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：1800mm；","8300","湘20181116078","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[773,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","合肥博导科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-120A","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式，耕幅:1200mm，功率：18.38kW，起动方式：电起动，发动机燃油：柴油，旋耕机与主机连接方式：直联式，外形尺寸：2650*1440*1020mm","8300","2019TJ090","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[774,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","合肥博导科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-120","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式，耕幅:1200mm，功率：14.7kW，起动方式：电起动，发动机燃油：柴油，旋耕机与主机连接方式：直联式，外形尺寸：2300*1370*1140mm","8300","2017TJ777","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[775,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","合肥博导科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-140","耕幅:1400mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式，耕幅:1400mm，功率：18.38kW，起动方式：电起动，发动机燃油：柴油，旋耕机与主机连接方式：直联式，外形尺寸：2850*1540*1225mm","8300","2019TJ092","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[776,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","合肥博导科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-120B","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式，耕幅:1200mm，功率：14.7kW，起动方式：电起动，发动机燃油：柴油，旋耕机与主机连接方式：直联式，外形尺寸：2500*1350*1020mm","8300","2019TJ091","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[777,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","履带自走式旋耕机","1GZ-170","耕幅:1700mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作状态外形尺寸：长2900mm*宽1750mm*高2040mm；结构质量：1200kg；作业幅宽:170cm；耕深：≥8cm；传动方式：齿轮传动；履带：节距90mm*38节*宽280mm；轨距：780mm，配套动力：常柴HS400，功率25.8kw,转速2200r/min，最高车速：≤15km/h","8300","湘20161230065","2020-12-31","通用类","湖南省",""]
[778,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","池州市佳田农业科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-140","耕幅:1400mm;形式:履带自走式:是 ;","型号规格：1GZ-140\n配套发动机生产企业：常柴股份有限公司\n配套发动机型号规格：HS400\n配套发动机标定功率：25.8kW\n配套发动机标定转速：2200r/min\n配套发动机起动方式：电起动\n配套发动机燃油种类：柴油\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2650×1590×2350mm\n作业速度:0.5～0.8m/s\n作业小时生产率:0.25～0.4hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量:≤22㎏/hm2\n工作幅宽：1400mm\n履带节距：90mm\n履带节数:42个\n履带宽度：280mm\n轨距：856mm\n旋耕部分旋耕刀数量：38把\n旋耕部分旋耕刀型号：IT195\n旋耕部分最大回转半径：195mm\n限深装置型式：机械螺杆装置\n旋耕机与主机连接方式：一体式\n制动器型式：摩擦片式\n形式：履带自走式","8300","2019TJ082","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[779,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","池州市佳田农业科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-125","耕幅:1250mm;形式:履带自走式:是 ;","型号规格：1GZ-125\n配套发动机生产企业：常柴股份有限公司\n配套发动机型号规格：HS400\n配套发动机标定功率：25.8kW\n配套发动机标定转速：2200r/min\n配套发动机起动方式：电起动\n配套发动机燃油种类：柴油\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2650×1500×2350mm\n作业速度:0.5～0.8m/s\n作业小时生产率:0.22～0.36hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量:≤22㎏/hm2\n工作幅宽：1250mm\n履带节距：90mm\n履带节数:40个\n履带宽度：280mm\n轨距：770mm\n旋耕部分旋耕刀数量：34把\n旋耕部分旋耕刀型号：IT195\n旋耕部分最大回转半径：195mm\n限深装置型式：机械螺杆装置\n旋耕机与主机连接方式：直联\n制动器型式：摩擦片式\n形式：履带自走式","8300","2018TJ512","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[780,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","湖北双利农机制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-125","耕幅:1250mm;形式:履带自走式:是 ;","工作幅宽：1250mm；结构型式：履带自走式；配套拖拉机标定功率：25.8KW；限深装置型式：螺杆调节限深；总安装刀数：36把。","8300","鄂2017154","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[781,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","湖北双利农机制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-140","耕幅:1400mm;形式:履带自走式:是 ;","工作幅宽：1400mm；结构型式：履带自走式；配套拖拉机标定功率：25.8KW；限深装置型式：螺杆调节限深；总安装刀数：40把。","8300","鄂2017155","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[782,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-205A","耕幅:2050mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2050mm","15100","湘20180305016","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[783,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-205","耕幅:2050mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2050mm；","15100","湘20181116080","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[784,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230A","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2300mm","15100","湘20181116081","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[785,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL65-2000","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2638×2615×1974；结构质量（kg）：2000；小时生产率（h㎡/h）：≥0.33；接地面积（㎡）：0.85；耕深（mm）：≥80；总安装刀数量（把）：96；旋耕刀型号：ⅢT175；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×46节×400；履带轨距（mm）：1150；配套发动机型号：常柴4L88（排放标准：第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：62；标定转速(r/min)：2600。","15100","2015TJ202","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[786,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL72-2300","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；；工作幅宽（mm）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3894×2565×2615；结构质量（kg）：2380；小时生产率（h㎡/h）：≥0.38；接地面积（㎡）：1.05；耕深（mm）：≥80;总安装刀数量（把）：112；旋耕刀型号：ⅢT175；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×400；履带轨距（mm）：1150；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-100、浙江新柴股份有限公司4D35ZT32/986（排放标准：第Ⅲ阶段；）；标定功率(kW)：72；标定转速(r/min)：2600。","15100","2016TJ525","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[787,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL65-2000A","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3112×2615×2443；结构质量（kg）：2100；小时生产率（h㎡/h）：≥0.33；接地面积（㎡）：0.85；耕深（mm）：≥80；总安装刀数量（把）：92；旋耕刀型号：ⅢT175；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×46节×400；履带轨距（mm）：1150；配套发动机型号：常柴4L88（排放标准：第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：62；标定转速(r/min)：2600。","15100","2015TJ203","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[788,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL65-2000D","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3894×2290×2615；结构质量（kg）：2300；小时生产率（h㎡/h）：≥0.33；接地面积（㎡）：1.05；耕深（mm）：≥80；总安装刀数量（把）：96；旋耕刀型号：ⅢT175；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×400（选配：450mm）；履带轨距（mm）：1150；配套发动机型号：常柴4L88、广西玉柴YCD4N23T8-90A、浙江新柴4D32ZT31/886（排放标准：第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：62/65/65；标定转速(r/min)：2600。","15100","2016TJ524","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[789,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL65-2000E","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3830×2443×2615；结构质量（kg）：2300；小时生产率（h㎡/h）：≥0.33；接地面积（㎡）：1.05/1.18；耕深（mm）：≥80;总安装刀数量（把）：92；旋耕刀型号：ⅢT175；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×400（选配：450mm）；履带轨距（mm）：1150；配套发动机型号：常柴4L88、广西玉柴YCD4N23T8-90A、浙江新柴4D32ZT31/886（排放标准：第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：62/65/65；标定转速(r/min)：2600。","15100","2016TJ554","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[790,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL72-2300A","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3830×2639×2615；结构质量（kg）：2380；小时生产率（h㎡/h）：≥0.38；接地面积（㎡）：1.05/1.18；耕深（mm）：≥80；总安装刀数量（把）：100；旋耕刀型号：ⅢT175；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×400（选配：450mm）；履带轨距（mm）：1150；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-100、浙江新柴股份有限公司4D35ZT32/986（排放标准：第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：72；标定转速(r/min)：2600。","15100","2016TJ555","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[791,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL72-2300C","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4210×2565×2670；结构质量（kg）：2560；变速箱档位数（挡）：机械3档变速+液压无级变速；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT195/IT245；总安装刀数（把）：112；发动机标定功率(kW)：72/74.5；标定转速(r/min)：2600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm（标配）/400mm（选配）/500mm（选配）；履带轨距（mm）：1150。","15100","苏农机（2019）第（0109）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[792,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL65-2000F","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4210×2300×2740；结构质量（kg）：2500；变速箱档位数（挡）：机械3档变速+液压无级变速；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT195/IT245；总安装刀数（把）：96；发动机标定功率(kW)：62；标定转速(r/min)：2600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm（标配）/400mm（选配）/500mm（选配）；履带轨距（mm）：1150。","15100","苏农机（2019）第（0110）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[793,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林科技有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200A","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2000mm","15100","鄂2018166","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[794,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林科技有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-240A","耕幅:2400mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2400mm","15100","鄂2018167","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[795,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","无锡松田豹机械科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GKN-250","耕幅:2500mm;形式:履带自走式:是 ;","型号名称:1GKN-250履带自走式旋耕机;结构形式:履带自走式;外形尺寸（长×宽×高）:3800×2730×2800mm;结构质量：2160kg;工作幅宽:250cm;刀辊转速:300-320r/min;刀辊回转半径:225/245mm；排放标准：国三；标定功率：74.5kW；标定转速：2600r/min；规格（节距×节数×宽）：90 mm × 51节 × 450 mm;轨距：1200mm","15100","苏农机（2018）第（0563）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[796,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","无锡松田豹机械科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GKN-210","耕幅:2100mm;形式:履带自走式:是 ;","型号名称:1GKN-210履带自走式旋耕机;结构形式:履带自走式;外形尺寸（长×宽×高）:3800×2260×2800mm;结构质量：2100kg;工作幅宽:210cm;刀辊转速:300-320r/min;刀辊回转半径:225/245mm；排放标准：国三；标定功率：74.5kW；标定转速：2600r/min；规格（节距×节数×宽）：90 mm × 51节 × 450 mm;轨距：1200mm","15100","苏农机（2018）第（0562）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[797,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","无锡松田豹机械科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-210","耕幅:2100mm;形式:履带自走式:是 ;","型号名称:1GLZ-210履带自走式旋耕机;结构形式:履带自走式;外形尺寸（长×宽×高）:3600×2260×2800mm;结构质量：2150kg;工作幅宽:210cm;刀辊转速:300-320r/min;刀辊回转半径:225/245mm；排放标准：国三；标定功率：74.5kW；标定转速：2400r/min；规格（节距×节数×宽）：90 mm × 51节 × 450 mm;轨距：1200mm","15100","苏农机（2018）第（0561）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[798,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","无锡松田豹机械科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-230","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","型号名称:1GZ-230履带自走式旋耕机;结构形式:履带自走式;外形尺寸（长×宽×高）:3600×2440×2700mm;结构质量：2120kg;工作幅宽:230cm;变速箱挡位数:机械变速+液压无极变速;旋耕刀型号:IT225/IT245;总安装刀数:84把;刀辊转速:320r/min;刀辊回转半径:225/245mm；排放标准：国三；标定功率：65kW；标定转速：2400r/min；规格（节距×节数×宽）：90 mm × 48节 × 400 mm;轨距：1200mm","15100","苏农机（2017）第（0234）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[799,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200A","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；旋耕部分幅宽（mm）：2000；","15100","2017TJ359","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[800,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200B","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；旋耕部分幅宽（mm）：2000；","15100","2017TJ360","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[801,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230A","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；旋耕部分幅宽（mm）：2300；","15100","2017TJ361","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[802,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230B","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2300；","15100","2017TJ474","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[803,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200E","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；","15100","2017TJ471","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[804,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-260","耕幅:2600mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2600；","15100","2017TJ473","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[805,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230C","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2300；","15100","2017TJ475","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[806,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","山东焦点农业装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-A220S","耕幅:2200mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式:履带自走式；耕幅:2200mm；外形尺寸:长4170宽2480高2500mm；整机质量:2624kg；配套动力额定净功率:74.5kW；履带规格:节距90mm×53节×宽400mm","15100","苏农机（2018）第（0470）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[807,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","山东焦点农业装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-A240","耕幅:2400mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式:履带自走式；耕幅:2400mm；外形尺寸:长3580宽2560高2360mm；整机质量:2160kg；配套动力额定净功率:65.0kW；履带规格:节距90mm×51节×宽400mm","15100","苏农机（2018）第（0471）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[808,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","山东焦点农业装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-A320","耕幅:3200mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式:履带自走式；耕幅:3200mm；外形尺寸:长3580宽3450高2360mm；整机质量:2396kg；配套动力额定净功率:74.5kW；履带规格:节距90mm×51节×宽400mm","15100","苏农机（2018）第（0472）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[809,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200B","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2200×2600；配套功率kW：73；结构质量kg：1985；幅宽mm：2000；耕深mm：旱耕80-160，水耕100-180；旋耕刀数量（把)：94；旋耕刀型式：IT195系列旋耕刀。","15100","2017TJ123","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[810,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230A","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2470×2600；配套功率kW：73；结构质量kg：2010；幅宽mm：2300；耕深mm：旱耕80-160，水耕100-180；旋耕刀数量（把)：106；旋耕刀型式：IT195。","15100","2015TJ341","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[811,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200C","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2200×2600；配套功率kW：73；结构质量kg：1985；幅宽mm：2000；耕深mm：旱耕80-160，水耕100-180；旋耕刀数量（把)：94；旋耕刀型式：IT195系列旋耕刀。","15100","2017TJ124","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[812,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200A","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2200×2600；配套功率kW：63；结构质量kg：1985；幅宽mm：2000；耕深mm：旱耕80-160，水耕100-180；旋耕刀数量（把)：94；旋耕刀型式：IT195。","15100","2015TJ340","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[813,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林农业机械股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ70","耕幅:2400mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2400mm","15100","2017TJ029","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[814,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林农业机械股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ65A","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2000mm","15100","2017TJ028","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[815,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林农业机械股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ60","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2000mm","15100","2015TJ169","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[816,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林农业机械股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ65","耕幅:2400mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2400mm","15100","2015TJ170","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[817,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江柳林农业机械股份有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-200","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","形式：履带自走式；耕幅：2000mm","15100","2017TJ030","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[818,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","安徽赛威机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GQNZ-230","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","履带自走式旋耕机；耕幅2300mm","15100","2018TJ519","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[819,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","安徽赛威机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GQNZ-200","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","履带自走式旋耕机；耕幅2000MM；","15100","2019TJ081","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[820,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司","履带自走式旋耕机","1GL65-2000G","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：履带自走式；工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×2440×2670；结构质量（kg）：2300；变速箱档位数（挡）：机械3档变速+液压无级变速；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT195/IT245；总安装刀数（把）：92；发动机标定功率(kW)：62；标定转速(r/min)：2600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm（标配）/400mm（选配）/500mm（选配）；履带轨距（mm）：1150。","15100","苏农机（2019）第（0108）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[821,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖北双利农机制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-200","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","工作幅宽：2000mm；结构型式：履带自走式；配套拖拉机标定功率：63KW；限深装置型式：螺杆调节限深；总安装刀数：60把。","15100","鄂2017156","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[822,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖北双利农机制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-230","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","工作幅宽：2300mm；结构型式：履带自走式；配套拖拉机标定功率：73KW；限深装置型式：螺杆调节限深；总安装刀数：68把。","15100","鄂2017157","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[823,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","现：自走履带式旋耕机(原：履带自走式旋耕机)","现：1GZL-230(原：1GZ-230)","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","耕幅:2300mm；形式:履带自走式。","15100","湘20151230038","2019-12-31","通用类","湖南省",""]
[824,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8A（F6)","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数≥6行，施肥位置:秧苗侧方:45、施肥深度:20-50(定位、定量深施)，与高速插秧机配套使用同步作业，结构形式:外槽轮风送式(配置强制施肥装置)，施肥机具备漏施堵塞报警装置，施肥控制方式:随速、变量数字智能化(插秧施肥同步控制装置)，施肥量段数:无级调整(施肥量调节装置)，","6500","黑垦鉴2018034","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[825,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4A（F8)","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数≥8行，施肥位置:秧苗侧方:45、施肥深度:20-50(定位、定量深施)，与高速插秧机配套使用同步作业，结构形式:外槽轮风送式(配置强制施肥装置)，施肥机具备漏施堵塞报警装置，施肥控制方式:随速、变量数字智能化(插秧施肥同步控制装置)，施肥量段数:无级调整(施肥量调节装置)","6500","黑垦鉴2018035","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[826,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","江苏沃得高新农业装备有限公司","施肥机","2FGC-8","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:8行；定位、定量深施，与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1920×320×490；结构质量（kg）：50；肥箱容积（L）：73.5；肥料种类：颗粒状化肥。","6500","苏农机（2016）第（0428）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[827,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","江苏常发农业装备股份有限公司","侧深施肥机","2FC-6","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","适用插秧机：常发2ZC-6系列插秧机；外形尺寸（长×宽×高）:1980mm×450mm×435mm；结构质量：45kg；肥箱容积（L）：10.6×6；肥料种类：颗粒状肥料；肥料排出方式：由排肥轮强制排出（防水）；肥料搬运方式：由风扇强制搬运（风送）；工作行数：6行；施肥量设置方式：通过把手转动各行同时进行调节；施肥量段数：无极；施肥位置：45mm(秧苗侧方），施肥深度：50mm","6500","苏农机（2016）第（0352）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[828,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江星莱和农业装备有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","结构型式：槽轮+气吹式（侧置式），外形尺寸（长×宽×高）：620×2200×800（MM），配套动力：1～3KW（由插秧机提供），工作幅度：1.8（M),排肥器型式：槽轮，数量6个，肥料箱容积：86（43×2）L,排肥量调节方式：手轮调节式，\n输肥管型式：软管,该产品与高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，采用风送式辅助排肥系统。","6500","黑垦鉴2019045","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[829,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江星莱和农业装备有限公司","侧深施肥机","2FH-2.0","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","结构型式：槽轮+气吹式（侧置式），外形尺寸（长×宽×高）：620×2200×800（MM），配套动力：1～3KW（由插秧机提供），工作幅度：2.0（M),排肥器型式：槽轮，数量8个，肥料箱容积：86（43×2）L,排肥量调节方式：手轮调节式，\n输肥管型式：软管,该产品与高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，采用风送式辅助排肥系统。","6500","黑垦鉴2019129","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[830,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-2.4（FSPV8）","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:8行；定位、定量深施,与乘坐式水稻插秧机配套同步作业；配置插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、漏施堵塞报警装置","6500","苏农机(2017)第(0445)号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[831,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","盐城豪山农机有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8(HTO-6)","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:6；结构质量(KG):65；肥料排出方式:槽轮+气吹,利用鼓风装置的气体强制输送；报警装置:缺肥报警(报警器)；堵塞报警(报警器),配置手动施肥量调节装置,侧向深施颗粒复合肥,侧深施肥装置为气吹式,由施肥管接口、肥料滚筒、风扇、连接管、和施肥箱等构成,安装在水稻高速插秧机机架上,通过插秧施肥同步控制装置,实现插秧同时进行强制侧深施肥同步联合作业.","6500","黑垦鉴2019041","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[832,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","盐城豪山农机有限公司","侧深施肥机","2FH-2.4(HTO-8)","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:8；结构质量(KG):75；肥料排出方式:槽轮+气吹,利用鼓风装置的气体强制输送；报警装置:缺肥报警(报警器)；堵塞报警(报警器),配置手动施肥量调节装置,侧向深施颗粒复合肥,侧深施肥装置为气吹式,由施肥管接口、肥料滚筒、风扇、连接管、和施肥箱等构成,安装在水稻高速插秧机机架上,通过插秧施肥同步控制装置,实现插秧同时进行强制侧深施肥同步联合作业.","6500","黑垦鉴2019042","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[833,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-2（FSPV8C25）","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:8行；定位、定量深施,与乘坐式水稻插秧机配套同步作业；配置插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、漏施堵塞报警装置","6500","苏农机（2019）第（0083）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[834,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8A（FSPV6）","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：6行；定位、定量深施,与乘坐式水稻插秧机配套同步作业；配置插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、漏施堵塞报警装置","6500","苏农机(2017)第(0444)号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[835,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","洋马农机（中国）有限公司","侧深施肥机","2FC-6","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","\"型号：2FC-6\n机体尺寸mm ：1865×435×550\n结构质量kg：55\n行数 行：6\n施肥行距mm ：300\n施肥方式：侧位施肥\n肥料排出方式：纵型筛盘滚筒+气吹\n施肥量设置方式：通过调量刻度盘各行同时进行调量\n施肥段数：无级\n施肥量 千克/亩：4～61[2档（标准/少量）+施肥量段数]\n行停止方式：全行停止离合器（风箱遮断）行停止离合器：（各行）单元离合器：（各单元）\n施肥深度mm： 40±10\n施肥位置mm ：50±10（秧侧部）\n料斗容量L：78（13L/个×6个）\n作业小时生存率 hm2/h ：≤0.6\n行数:6行，定位、定量深施，与高速插秧机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置","6500","苏农机（2017）第（0396）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[836,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","洋马农机（中国）有限公司","侧深施肥机","2FC-8","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","\"型号：2FC-8\n机体尺寸（本机）mm：2390×370×510\n结构质量kg：67\n行数 行：8\n施肥行距mm： 300\n施肥方式：侧位施肥\n肥料排出方式：纵型筛盘滚筒+气吹\n施肥量设置方式：通过调量刻度盘各行同时进行调量\n施肥量段数：无级\n施肥量 千克/亩：4～61（2档:标准/少量+施肥量段数）\n行停止方式：全行停止离合器（箱遮断）/行停止离合器（各行）/单元离合器（各单元）\n施肥深度mm： 40±10\n施肥位置mm： 50±10（秧侧部）\n料斗容量L：104（13L/个×8个）\n作业小时生产率 hm2/h：≤0.73\n防堵塞、漏施或报警装置：有\n离合器形式：棘爪离合器\n输送装置形式：鼓风机气吹式\n是否与乘坐式水稻插秧机配套同步作业并配置插秧施肥同步控制装置：是\n配置有强制施肥装置：有\n\"","6500","苏农机（2018）第（0440）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[837,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-6","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：6行；施肥深度：40～60mm(可调）；定位、定量深施;连接方式：搭载高速插秧机同步作业；施肥方式：电动螺旋强制施肥装置；漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制","6500","苏农机（2017）第（0366）号","2021-12-31","非通用类","湖南省",""]
[838,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-8","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：8行；施肥深度：35～55mm(可调）；定位、定量深施;连接方式：搭载高速插秧机同步作业；施肥方式：电动螺旋强制施肥装置；漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制","6500","苏农机（2017）第（0292）号","2021-12-31","非通用类","湖南省",""]
[839,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","井关农机（常州）有限公司","施肥机","2FH-1.8B","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","机体尺寸：（mm）2100*940*780；结构质量：60KG；行数：6行；肥料排出方式：风吹式、自然落下；配套动力：15.3KW；动力输出轴转速：2500r/min；施肥深度：5±1cm；肥箱容积：11*6L；","6500","苏农机（2018）第（0074）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[840,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","井关农机（常州）有限公司","施肥机","2FH-1.8A","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","适用插秧机：井关牌2Z-6B2(PZ60-HDRT)；工作行数：6行；外形尺寸（长*宽*高）：1975*420*535mm；结构质量：45kg；肥箱容积：10.6*6L；肥料种类：颗粒状肥料；肥料排出方式：排肥轮强制排肥；肥料搬运方式：风送；施肥量：6-50Kg/亩；作业小时生产率：≤0.3hm2/h；施肥深度：50mm；","6500","苏农机（2016）第（0531）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[841,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","作业幅宽0.6m-1m中耕追肥机","广西玉林市德高机械有限公司","自走式中耕培土机","3ZP-0.8GC","作业幅宽:0.8m;形式:自走式 ;","配套功率:7.5kW;配套动力:柴油机 ;工作幅宽0.8m","300","TJ2017041","2022-12-31","非通用类","广西壮族自治区",""]
[842,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","保定冀旋农机装备有限公司","激光平地机","1JP-2.5","幅宽:2.5m;","挂接方式：牵引式，作业幅宽：2500mm，平地铲升降高度：420mm，铲土深度：20-50mm，平地产容积：0.875m3，激光发射半径：400m，配套动力：80-100kW","12800","TJ-2017T-56","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[843,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","天宸北斗卫星导航技术（天津）有限公司","北斗卫星平地机","12PW-250A","幅宽:2.5m;","1、配套拖拉机功率≥60kW \n2、卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS\n3、移动基站频率223.025-235MHz\n4、移动基站1W\n5、移动基站有效发射半径≥5km\n6、平地铲外形尺寸（长×宽×高）3480×2610×3330mm \n7、最大工作幅宽2500mm \n8、平地铲最大提升高度300mm\n9、平地铲高度700mm","12800","黑垦鉴2019120","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[844,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-2.5","幅宽:2.6m;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3700×2600×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×2600×650；工作幅宽mm：2600；挂接方式：牵引式；配套动力kW：58.8~66.2；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","12800","宁T-18-036","2022-12-31","非通用类","宁夏回族自治区",""]
[845,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-2.0","幅宽:2.1m;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3700×2100×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×2100×650；工作幅宽mm：2100；挂接方式：牵引式；配套动力kW：40.4~55.1；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","12800","宁T-18-035","2022-12-31","非通用类","宁夏回族自治区",""]
[846,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","江苏常禾农业科技有限公司","激光平地机","12JP-200","幅宽:2m;","工作宽幅：200cm、整机质量：420kg、工作行程：500mm、最大入土深度：120mm、","12800","苏农机（2019）第（0150）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[847,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","南昌市赣红农机有限公司","激光平地机","12JPD-2.0","幅宽:2m;","外形尺寸(长×宽×高):3600×2000×3700mm；整机质量:450kg；工作幅宽:2.0m；配套动力:55.1~58.8KW；平整度:≤15mm；作业速度:5~10km/h；作业效率:0.24~0.42hM2/h；工作行程:350mm；最大入土深度:100mm；扫平仪型号:LS523；激光接收器型号:LS709；激光接收器工作电压:12V；激光接收器接收角度:360°；激光接收器接收距离:300m；控制器型号:LS370；平地铲升降速度:升≥50mm/s,降≥50mm/s；油缸沉降量:≤12mm/h；工作倾角:10±2°；液压油压力:16±0.5MPa；轮距:1800mm；轮胎型号:6.5-16；工作环境温度:5~40℃；联接方式:牵引式","12800","苏农机（2017）第（0173）号","2021-12-31","非通用类","江西省",""]
[848,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机","1JPD-2500","幅宽:2.5m;","作业幅宽2.5米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):3450MM×2595MM×2480MM,配套动力:≥52.22KW.","12800","TJ-2018T-87","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[849,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","1JP-2500","幅宽:2.5m;","2.5m，链接方式：牵引式，激光发射器发射半径：400m，接收器接收高度范围：19cm，控制器：数字显示，配套动力:≥70kw，平整度：±3cm，工作外形尺寸：4000*2500*3400mm。","12800","宁T-17-004","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[850,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","激光平地机","XT500-JP2500","幅宽:2.5m;","工作幅宽：2.5m，作业半径：400m，联接方式：牵引式","12800","黑垦鉴2017032","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[851,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","连云港市连发机械有限公司","激光平地机","12JPD-2.5","幅宽:2.5m;","配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW，平地机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2500×3700mm，平地机整机质量：500kg，平地机联接方式：牵引式，平地机作业速度范围：1.39～2.78m/s，平地机工作幅宽：2.5m\t，平地机最大入土深度：100mm，平地机工作行程：350mm。平地机平地铲升降速度（mm/s）：升≥50；降≥50，平地机工作倾角：10±2°，平地机液压油压力：16±0.5MPa。平地机轮胎型号：6.5-16，平地机轮距：1800mm，激光接收器工作电压：12V，激光接收器接收角度：360°，激光接收器接收距离500m。","12800","苏农机（2019）第（0046）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[852,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","连云港志诚农机有限公司","激光平地机","12JPD-2.5","幅宽:2.5m;","工作幅宽:2.5米;配套动力:58.8~66.2KW;作业速度:5~10km/h;工作行程:350mm;最大入土深度:100mm;平整度:≤15mm;牵引式,2m≤幅宽<3m","12800","苏农机（2017）第（0175）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[853,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","天宸北斗卫星导航技术（天津）有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300A","幅宽:3m;","1、配套拖拉机功率≥88kW \n2、卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS\n3、移动基站频率223.025-235MHz\n4、移动基站1W\n5、移动基站有效发射半径≥5km\n6、平地铲外形尺寸（长×宽×高）3790×3100×3330mm \n7、最大工作幅宽3000mm \n8、平地铲最大提升高度300mm\n9、平地铲高度700mm","15300","黑垦鉴2019121","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[854,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北益瑞农业机械制造有限公司","激光平地机","12PJ-300","幅宽:3m;","\"激光发射器：有效发射半径410m，激光源的波长及级数635nm/2级，激光水平精度48mm，自动调节范围±5°，旋转速度600r/min\n控制器：适宜温度范围：10~+50°c\n激光接收器：接受角度范围360°， 接受高度范围：±10cm  \n作业幅宽：3000mm   连接方式：牵引式\"","15300","黑垦鉴2018122","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[855,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","1JP-3500","幅宽:3.5m;","3.5m，链接方式：牵引式，激光发射器发射半径：400m，接收器接收高度范围：19cm，控制器：数字显示，配套动力:≥90kw，平整度：±3cm，工作外形尺寸：4000*3500*3400mm。","15300","宁T-17-005","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[856,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","1JP-3000","幅宽:3m;","3m，链接方式：牵引式，激光发射器发射半径：400m，接收器接收高度范围：19cm，控制器：数字显示，配套动力:≥70kw，平整度：±3cm，工作外形尺寸：4000*3000*3400mm。","15300","宁T-17-004","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[857,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机","1JPD-3000","幅宽:3m;","作业幅宽3.0米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):3900MM×3095MM×2480MM,配套动力:≥67.14KW.","15300","TJ-2018T-88","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[858,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机","1JPD-3200","幅宽:3.2m;","作业幅宽3.2米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):3900MM×3295MM×2480MM,配套动力:≥89.52KW.","15300","TJ-2018T-89","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[859,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机（伸缩型）","12JP-250A","幅宽:3.2m;","作业幅宽3.2米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000MM×3295MM×2480MM（伸开）,配套动力:≥89.52KW.","15300","TJ-2018T-85","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[860,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机（伸缩型）","12JP-300A","幅宽:3.7m;","作业幅宽3.7米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000MM×3795MM×2480MM（伸开）,配套动力:≥102.9KW.","15300","TJ-2018T-86","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[861,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机（伸缩型）","12JP-320A","幅宽:58000m;","作业幅宽3.9米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000MM×3995MM×2480MM（伸开）,配套动力:≥110.25KW.","15300","TJ-2018T-90","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[862,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","无锡松田豹机械科技有限公司","激光平地机","12JPD-3.5","幅宽:3.5m;","型号名称：12JPD-3.5型激光平地机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600x3520x3700mm；\n整机质量;600kg；联接方式：牵引式；作业速度范围：1.39~2.78m/s；工作幅宽：3.5m；最大入土深度：100mm；工作行程：350mm：平地铲升降速度：升≥50mm/s，降≥50mm/s；工作倾角：10±2°；液压油压力：20MPa；\t轮胎型号：6.5-16；轮距：1800mm；工作电压：12V；接收角度：360°；激光接受器接受距离：（300，400）m。","15300","苏农机（2019）第（0045）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[863,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","无锡松田豹机械科技有限公司","激光平地机","12JPD-3.0","幅宽:3.0m;","型号名称：12JPD-3.0型激光平地机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600x3020x3700mm；\n整机质量;550kg；联接方式：牵引式；作业速度范围：1.39~2.78m/s；工作幅宽：3.0m；最大入土深度：100mm；工作行程：350mm：平地铲升降速度：升≥50mm/s，降≥50mm/s；工作倾角：10±2°；液压油压力：20MPa；\t轮胎型号：6.5-16；轮距：1800mm；工作电压：12V；接收角度：360°；激光接受器接受距离：（300，400）m。","15300","苏农机（2019）第（0044）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[864,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","南昌市赣红农机有限公司","激光平地机","12JPD-3.0","幅宽:3m;","外形尺寸(长×宽×高):3600×3000×3700mm；整机质量:550kg；工作幅宽:3.0m；配套动力:73.5~88.2KW；平整度:≤15mm；作业速度:5~10km/h；作业效率:0.36~0.64hM2/h；工作行程:350mm；最大入土深度:100mm；扫平仪型号:LS523；激光接收器型号:LS709；激光接收器工作电压:12V；激光接收器接收角度:360°；激光接收器接收距离:300m；控制器型号:LS370；平地铲升降速度:升≥50mm/s,降≥50mm/s；油缸沉降量:≤12mm/h；工作倾角:10±2°；液压油压力:16±0.5MPa；轮距:1800mm；轮胎型号:6.5-16；工作环境温度:5~40℃；联接方式:牵引式","15300","苏农机（2017）第（0174）号","2021-12-31","非通用类","江西省",""]
[865,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","保定冀旋农机装备有限公司","激光平地机","1JP-3.0","幅宽:3.0m;","挂接方式：牵引式，作业幅宽：3000mm，平地铲升降高度：420mm，铲土深度：20-50mm，平地产容积：1.05m3，激光发射半径：400m，配套动力：90-120kW","15300","TJ-2017T-57","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[866,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-3.5","幅宽:3.6m;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4100×3600×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×3600×650；工作幅宽mm：3600；挂接方式：牵引式；配套动力kW：88.2~102.9；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","15300","宁T-18-038","2022-12-31","非通用类","宁夏回族自治区",""]
[867,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-3.0","幅宽:3.1m;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4100×3100×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×3100×650；工作幅宽mm：3100；挂接方式：牵引式；配套动力kW：≥88.2；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","15300","宁T-18-037","2022-12-31","非通用类","宁夏回族自治区",""]
[868,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-4.0","幅宽:4.1m;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4100×4100×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×4100×650；工作幅宽mm：4100；挂接方式：牵引式；配套动力kW：102.9~128.6；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","15300","宁T-18-039","2022-12-31","非通用类","宁夏回族自治区",""]
[869,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-5.0-SK","幅宽:5.1m;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4100×5100×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×5100×650；工作幅宽mm：5100；挂接方式：牵引式；配套动力kW：＞128.6；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","15300","宁T-18-041","2022-12-31","非通用类","宁夏回族自治区",""]
[870,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","激光平地机","XT500-JP3500","幅宽:3.5m;","工作幅宽：3.5m，作业半径：400m，联接方式：牵引式","15300","黑垦鉴2017034","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[871,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","激光平地机","XT500-JP3000","幅宽:3m;","工作幅宽：3m，作业半径：400m，联接方式：牵引式","15300","黑垦鉴2017033","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[872,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","连云港市连发机械有限公司","激光平地机","12JPD-3.0","幅宽:3m;","配套拖拉机标定功率范围：73.5～88.2kW，平地机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×3000×3700mm，平地机整机质量：550kg，平地机联接方式：牵引式，平地机作业速度范围：1.39～2.78m/s，平地机工作幅宽：3.0m，平地机最大入土深度：100mm，平地机工作行程：350mm。平地机平地铲升降速度（mm/s）：升≥50；降≥50，平地机工作倾角：10±2°，平地机液压油压力：16±0.5MPa。平地机轮胎型号：6.5-16，平地机轮距：1800mm，激光接收器工作电压：12V，激光接收器接收角度：360°，激光接收器接收距离500m。","15300","苏农机（2019）第（0047）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[873,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","普劳恩德河北农业机械有限公司","激光平地机","12PJ-3.5","幅宽:3.5m;","平地铲作业幅宽：3.5m；激光发射器规格型号：KF-508;激光发射器发射半径：400m；平地铲外形尺寸（长×宽×高）：3700×3545×2900mm；平地铲升降高度：415mm；平地铲容积：1.4m3；平地铲油缸：3个。","15300","TJ-2018T-41","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[874,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","连云港志诚农机有限公司","激光平地机","12JPD-3.0","幅宽:3m;","工作幅宽:3米;配套动力:73.5~88.2kW;作业速度,5~10km/h;工作行程,350mm;最大入土深度:100mm;平整度,≤15mm","15300","苏农机（2017）第（0176）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF250","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：18.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):2990×1360 ×2300 .发动机与离合器联接方式：直联式","5400","部20171688","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF200","功率:20马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：14.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):2990×1360×2300 .发动机与离合器联接方式：直联式","5400","部20171685","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-220","功率:22马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率:16.2KW,驱动方式:两轮驱动,","5400","部20151042","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF250C","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","扬动YD3B25V2国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","5400","部20171843","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—250","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3040*（1280-1740）*1930 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:18.39  型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1535 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮：1050（1050～1250）/后轮：1040（1040～1500","5400","部20160669","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖280","功率:28马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3030X1480X2170MM；驱动型式:4X2两轮驱动；功率:28马力；轴距:1710MM；最小使用质量:1340KG；最大配重质量(前/后)13.5/80KG；档位数(前进/倒退):4X2/1X2；动力输出轴功率:17.6KW；变速箱型式:(4+1)X2组成式；驾驶室或安全架 型号554-46-010,两柱式.","5400","部20153086","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA250","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3100×1580×2200mm；最小使用质量：1150kg；转向器型式：球面蜗杆式；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、单片、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：非独立式","5400","部20152669","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-200B","功率:20马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率:14.7KW,驱动方式:两轮驱动","5400","部20151045","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA250","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3266mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1622mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150-1450mm，后轮1035-1406mm，选装后轮1035-1406mm无极调节；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节或后轮无极调节；最小使用质量：1160kg；标准配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122；转向系型式：全液压转向，选装机械转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮9.5-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","5400","部20181268","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC250（原：HT250）","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：18.8","5400","部20180602","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD250-B2","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：25马力；型式：4×2两轮驱动；","5400","部20151249","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD250-B","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：25马力；型式：4×2轮式；","5400","部20160447","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF250-1","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","扬动YD3B25V2国Ⅲ、风云机罩、经济型提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速输出(540/1000)、强化锁档、差速锁、气刹、 便携前配重、单层后配重","5400","部20152657","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-250","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3540×1450×2000（㎜）；配套动力：18.4（kw）;驱动方式：两轮驱动;轴距：1500～1600（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1000～1400/1000～1400（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调整；最小离地间隙：330（mm）;最小使用质量：1070（㎏）","5400","部2015962","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","200","功率:20马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：14.7kw/20马力；驱动形式：两轮驱动","5400","部2015204","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","250","功率:25马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：18.39kw/25马力；驱动形式：两轮驱动","5400","部20160489","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT350","功率:25.7马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:25.7KW,标定转速:2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","7700","部20152916","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.74 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):\t3290×1485×2370 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部20171684","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M350L-E","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：25.8KW","7700","部20151974","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M350-E","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：25.8KW","7700","部20151973","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300A","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1，外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3120×1480×1990.发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部20152903","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：25.74kw/35马力；驱动形式：两轮驱动","7700","部20171314","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：2C-300（原：300）","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1","7700","部20160724","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD300A","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：30马力","7700","豫2018115","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ350X2","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3210×1325×2028mm；最小使用质量：1246kg；转向器型式：球面蜗杆式；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","7700","部20151823","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3490×1390×2200mm；最小使用质量：1370kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","7700","部20152671","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：22.1kw；驱动方式：两轮驱动","7700","部20171811","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","300(原：泰红300)","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3250×1300×2000（至消声器顶）；轴距mm：1700；轮距(前轮/后轮）mm：1000-1200/1000-1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：可调/可调；最小使用质量kg：1040；配重(前/后)kg：40/44；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；前照灯型号：SG404.48C.030/031；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/9.5-24。","7700","豫2015258","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ300X","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3325×1500×2200mm；最小使用质量：1260kg；转向器型式：球面蜗杆式；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","7700","部20151821","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD350-A","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：35马力；型式：两轮驱动；","7700","2017TJ727","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：22.1kw/30马力；驱动形式：两轮驱动","7700","部20171342","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3100×1400×2200；驱动型式：两轮驱动；配套功率：25.8kW; 发动机型号及制造商：4TE35A,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1700; 最小使用质量：1360; 配重：0/105; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","7700","部20171828","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：22.1Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3570×1470×1960；轮距（前轮/后轮）：1180/1220;轴距：1750;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1200；标准配重(前/后)kg：48/140；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：SZ550.48.030a/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：单片干式；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-16/11.2-24","7700","豫2016065","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方350D","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：25.7Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1220；轮距（前轮/后轮）：970/1080;轴距：1750;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1120；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：6/2/；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：干式双作用；传动系变速箱型式：2X(3+1)机械组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/9.5-16","7700","部20151895","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 。","7700","部20171873","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","潍拖TY350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8 。","7700","部20160636","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率:22.1KW,驱动方式:两轮驱动","7700","部20151044","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：22.1kw/30马力；驱动形式：两轮驱动","7700","部20171341","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：25.8kw；驱动型式：两轮驱动","7700","部20160619","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：22.1Kw；驱动型式：两轮驱动","7700","部20160618","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD300-B2","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：30马力；型式：4×2两轮驱动；","7700","部20151248","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF350-B","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：35马力；型式：4×2两轮驱动；","7700","部20151944","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率:25.7KW,驱动方式:两轮驱动","7700","部20151043","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSY300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：22.1kW；驱动型式：4×2轮式 ；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）： 2795×1180×1300 ；整机最小使用质量（kg）：935 ；整机最大配重(前/后)（kg）： 30/90；整机档位数（前进/倒退/爬行） ： 6F/1R；悬挂装置类别 ： 1N类；动力输出轴转速（r/min）：720 。","7700","部20170256","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：25.8kw；驱动方式：两轮驱动","7700","部20171810","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：2944×1560×1965，轴距（mm）：1559,轮距（出厂mm）：1170/1200，最小使用质量（kg）:1160,最大配重（前/后）（kg）：48/300，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540或720","7700","部2015744","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—300A","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3350*（1280-1740）*1930 整机质量（kg）:1240 配套动力（kw）:22.1 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1695 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮：1050（1050～1250）后轮：1040（1040～1500）","7700","部20160665","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3082×1560×1965，轴距（mm）：1690,轮距（出厂mm）：1170/1200，最小使用质量（kg）:1170,最大配重（前/后）（kg）：48/300，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540或720,","7700","部2015745","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机ZN390BT/JD3B3M2功率22.1千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3350×1280(1280~1740)×2200;整机轴距或履带接地长mm1695;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮1050~1250后轮1040~1500;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮1050/后轮1040;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/调节轮辐;整机最小离地间隙mm340;整机最小使用质量kg1300;整机标准配重(前/后)kg48/140整机最大配重(前/后)kg48/140","7700","苏农机（2018）第（0488）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-300D","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机JD2E6N6功率22.06千瓦；两轮驱动前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式,大棚用 ；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 2500×1230×1150 ；整机轴距或履带接地长 mm 1475 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮970或1050～1250；后轮1010 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：970/后轮：1010 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 前轮可选或有级可调/后轮不可调 ；整机最小离地间隙 mm 240 ；整机最小使用质量 kg 1000 ；整机标准配重(前/后) kg 无/80 ；整机最大配重(前/后) kg 无/80","7700","部2015802","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：3335mm×1440mm×2020mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：25.8kW (35马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号：4TE35A, 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：1880mm，6.最小使用质量:1420kg，7.配重:48kg/160kg，8.档位数:8/2/0，9.变速箱型式:(4+1) ×2组成式，滑动齿轮加啮合套，10：不含安全驾驶室及防翻架","7700","部20170358","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3230X1480X2270MM；驱动型式:4X2轮式；功率:30马力；轴距:1740MM；最小使用质量:1370KG；最大配重(前/后)50/140KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","7700","部20151784","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3360X1480X2270mm；驱动型式:4X2轮式；功率:35马力；轴距:1890MM；最小使用质量:1450KG；最大配重(前/后)50/140KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","7700","部20151785","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC300（原：HT300）","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：22.1","7700","部20180595","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC350（原：HT350）","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：25.8","7700","部20180596","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M300-E","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：22.1KW","7700","部20160190","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：3330mm×1350mm×1950mm，2. 驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：22.06kW (30马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号：JD3B3M2, 制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司，(可选：发动机型号：3TE30,配套功率：22.1kW，制造商:山东华源莱动内燃机有限公司，排放标准：国Ⅲ，发动机型式核准证书号:CN FC G3 0407 02 0002)，5.轴距：1695mm，6.最小使用质量:1310kg，7.配重:48kg/140kg，8.档位数:8/2/0，9.变速箱型式: 滑移齿轮（部分啮合套）","7700","部20152876","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机标定功率（kW）：22.1，选装发动机1标定功率（kW）：22.1，选装发动机2标定功率（kW）：22.06；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3580×1550×2300（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1800；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1210、1310、1410/1210；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1210/1210；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：340；最小使用质量（kg）：1580；标准配重(前/后)（kg）：80/80。","7700","部20171227","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3266mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1622mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150-1450mm，后轮1035-1406mm，选装后轮1035-1406mm无极调节；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节或后轮无极调节；最小使用质量：1160kg；标准配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向，选装机械转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮9.5-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","7700","部20181269","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3266mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1622mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1010-1210mm（常用1010mm），后轮1035-1406mm(常用1200mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：1160kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：机械转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮9.5-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","7700","部20160663","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC350J","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2350mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1100-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1100-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1750kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮11.2-24，选装前轮：5.50-16或6.00-16，后轮：12.4-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","7700","部20152336","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1410×1900mm；轴距：1720mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：22.1kW；轮胎型号：前轮5.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1184kg。","7700","部2015517","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1610×1850mm；轴距：1750mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：25.8kW；轮胎型号：前轮5.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1214kg。","7700","部2015521","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3100×1400×2200；驱动型式：两轮驱动；配套功率：22.1kW; 发动机型号及制造商：3TE30,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1700; 最小使用质量：1360; 配重：0/140; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","7700","部20171881","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC350A","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×22370mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1100-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1100-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1590kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/运输16；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮11.2-24，选装前轮：5.50-16或6.00-16，后轮：12.4-24或13.6-24或11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","7700","部20152336","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2237mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1100-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1100-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1590kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮11.2-24，选装前轮：5.50-16或6.00-16，后轮：12.4-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","7700","部20152336","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3350×1550×2250；最小使用质量（kg）：1250；配套功率（kW）：22.1；PTO转速(r/min)：720；","7700","部20171241","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：35马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3445*1500*2010；最小使用质量（kg）：1530；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：21.87","7700","部2015770","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3360×1550×2250；最小使用质量（kg）：1250；配套功率（kW）：25.8；PTO转速(r/min)：720；","7700","部20171238","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：30马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3245*1450*2000；最小使用质量（kg）：1320；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：18.79","7700","部2015769","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF350-1","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、力位调节提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹装置、便携前配重、单层后配重","7700","部20152660","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF300C-1","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重","7700","部20152658","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3195×1750×2280；\n驱动方式：两轮驱动；\n功率（KW）:25.8（国三）；\n轴距（mm）:1840；\n最小使用质量（kg）:1440","7700","部20151828","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3360×1460×2300；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:22.1（国三）\n轴距（mm）:1715；\n最小使用质量（kg）:1420","7700","部20160134","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS350-H","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3350×1500×2395；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:25.8（国三）\n轴距（mm）:1905\n最小使用质量（kg）:1512","7700","部20171830","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS300-H","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3250×1510×2395；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:22.06或选装22.1（国三）\n轴距（mm）:1787\n最小使用质量（kg）:1438","7700","部20171831","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF350C","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重","7700","部20152659","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF300L","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","时风ZL33风云0.96M轮距950-20轮胎十档动力加大提升器","7700","部20180119","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF300C","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出、便携前配重、单层后配重","7700","部20171844","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300-10","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3240×1480 ×2300 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部20171691","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF350-8","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.74 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3290×1485×2025 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部20160677","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300A-8","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3200×1425×2015 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部20160678","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300-16","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2170 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部2015795","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF350-16","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2170 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部2015797","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF350-10","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3240×1480×1990 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部2015796","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3290×1480×2025 .发动机与离合器联接方式：直联式","7700","部2015650","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD300-B","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：30马力；型式：4×2两轮驱动；","7700","部20160448","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3320×1470×2100 ；最小使用质量（kg）:1340 ；配套动力（kW）:22.1； 型式:两轮驱动 ；轴距（mm） :1720； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1120、1220、1320/1030～1230 ；最小离地间隙（mm）:370；配重（最大）（kg）: 42/64 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/11.2-24 ；发动机与离合器连接方式:直联 ；启动方式:电起动","7700","部20171736","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):2870×1440×2250mm(至安全架)；轴距:1570mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1200mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1370kg；标准配重(前/后):0/80kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:140*90型；转向系型式:机械转向；行车制动系型式:闭式、蹄式制动器；驻车制动系型式:锁定踏板式；离合器型式:干式、常接合式；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动直齿换挡；副变速箱换档方式:滑动直齿换挡；轮胎型号(前轮/后轮):5.50-15/11.2-24.","7700","部20171576","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：2C-350（原：B350）","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7","7700","部2015224","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1","7700","部20160724","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3320×1560×1930（㎜）；功率：30马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1700（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1000～1200/1000～1300（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有极调整/无极调整；最小使用质量：1135（㎏）","7700","豫2015141","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3420×1560×1930（㎜）；功率：35马力；驱动方式：两轮驱；轴距：1800（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1000～1200/1000～1300（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调整/无极可调；最小使用质量：1145（㎏）","7700","豫2015142","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-350D","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3050×1400×1470（㎜）；功率：35马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1680（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调整/无级可调；最小使用质量：1115（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","7700","豫2016061","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-300D","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3050×1400×1470（㎜）；功率：30马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1600（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调整/无级可调；最小使用质量：1070（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","7700","豫2016062","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-350B","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3250×1570×2250，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：25.8，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、常柴、江动，发动机型号：YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2，轴距（mm）：1825，最小使用质量（kg）：1480，配重（kg）(前/后)：54/192，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组合式，机架型式：无架式，驾驶室：无","7700","部20153053","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3280×1600×2270，驱动型式：4×2轮式 ，配套功率（kw）：25.8，发动机商标或品牌： 扬动、江动、莱动、常柴，发动机型号： YND485T、JDM485T2、4L22BT、ZN485T，轴距（mm）：1870，最小使用质量（kg）：1460，配重（kg）(前/后)：32/170，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式： 无架式，驾驶室：无","7700","部20151781","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-350A","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1530×2240，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：25.8，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、常柴、江动，发动机型号：YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1480，配重（kg）(前/后)：54/192，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组合式，机架型式：无架式，驾驶室：无","7700","部20153054","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3230×1600×2270，驱动型式：4×2两轮驱动 ，配套功率（kw）：22.1，发动机商标或品牌： 常柴、莱动，发动机型号： ZN390T、KM390BT，轴距（mm）：1820，最小使用质量（kg）：1430，配重（kg）(前/后)：32/170，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","7700","部20151780","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：25.8kW 马力：35马力 驱动方式：两轮驱动","7700","部20151634","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1485×1970（㎜）;功率：35马力；驱动型式: 两轮驱动；轴距：1705（㎜）；轮距：1200～1400/1100～1400(mm);轮胎：5.5-16/11.2-24；最小使用质量1480（㎏）；牵引力：5800（n）;最大配重（前/后）：24/80（㎏）","7700","豫2016035","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：22.06kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1790，轮距(mm)：1140/1190，标定牵引力(n)：7200，最小使用质量(kg)：1455，外廓尺寸(mm)：3185×1500×2100","7700","部20171816","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","两轮驱动；外廓尺寸(mm)：3125×1510×2285 ；轴距1840mm；最小使用质量1500kg；最大配重（前/后）：40kg/120kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；翻倾防护装置：两柱式安全架","7700","部20171663","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","两轮驱动；外廓尺寸(mm)：3105×1510×2285 ；轴距1760mm；最小使用质量1370kg；最大配重（前/后）：13.5kg/60kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；翻倾防护装置：两柱式安全架","7700","部20171664","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：25.8kw/35马力；驱动形式：两轮驱动","7700","部2015212","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3200×1440×2070 ；最小使用质量（kg）:1360 ；配套动力（kW）:25.8 ；型式:4*2两轮驱动； 轴距（mm）:1830； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200/1170～1370 最大配重（前/后）kg:0/132 ；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动； 转向系型式:机械转向； 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 ；制动系型式:机械蹄式 变速箱型式:（4+1）*2组成式","7700","部20171835","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3230×1425×2067（安全架）mm；最小使用质量：1290kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、单片、单作用、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","10100","部20171541","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400-B1","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","10100","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400L-E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","10100","部20170245","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M450-E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","10100","部20160199","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","450(原：泰红450)","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距mm：1900；常用轮距(前轮/后轮）mm：1100/1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/无级可调；最小使用质量kg：1390；标准配重(前/后)kg：80/168；档位数(前进/倒退/爬行)：前进8/倒退2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：主变速5/副变速2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：框架式安全架；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：手刹式；前驱动桥型式：/；离合器型式：单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28。","10100","豫2016198","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","400(原：泰红400)","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3400×1400×2000（至消声器顶）；轴距mm：1850；轮距(前轮/后轮）mm：1000-1200/1000-1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：可调/可调；最小使用质量kg：1135；配重(前/后)kg：40/120；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；前照灯型号：SG404.48C.030/031；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24。","10100","豫2015259","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：33.09kw；驱动方式：两轮驱动","10100","2015TJ588","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：29.5kw；驱动方式：两轮驱动","10100","部20160705","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M450-BA","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","10100","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M450-BA1","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","10100","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3470×1386×2200mm；最小使用质量：1370kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","10100","部20152672","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1200×2000mm；最小使用质量：1220kg；转向器型式：全液压式转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、单片、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2平面组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：非独立式","10100","部20152670","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3570×1386×2200mm；最小使用质量：1370kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","10100","部20152673","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M450-B1","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","10100","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400-BA1","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","10100","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3400×1480×2175；驱动型式：两轮驱动；配套功率：33.1kW; 发动机型号及制造商：4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1800; 最小使用质量：1500; 标准配重：54/56; 档位数：10; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","10100","部20180550","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：40马力","10100","豫2018117","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3360×1310×2250；最小使用质量（kg）：1250；配套动力（kW）：29.5；PTO转速(r/min：720；","10100","部20171242","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动，功率：29.5kw；外廓尺寸（长×宽×高）：3450×1500×2000mm（至排气管顶），3450×1500×2260mm（至安全架顶），轴距：1810mm，最小使用质量：1346kg，最大配重（前/后）：64/128kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：(4+1)×2组成式，两柱式安全架。","10100","部20171853","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-15","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3145×1350×1990 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","部2015799","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450-15","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外形尺寸（长×宽×高）(mm):3305×1350×1285 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","2016TJ538","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400B-8","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2210 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","部20160676","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动","10100","部20160716","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5","10100","部20160223","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2370.发动机与离合器联接方式：直联式","10100","部20171687","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-10","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3240×1480×1990 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","部2015798","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东华翔农业装备有限公司","轮式拖拉机","中兖-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.42kW；型式：两轮驱动；外廓尺寸：3340×1515×2255 ；轴距：1985mm；最小使用质量:1395kg；最大配重（前/后）(kg)：/108；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；采用直齿（4+1）×2组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；翻倾防护装置：两柱式安全架","10100","部20171706","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450G2","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1\n外廓尺寸（长×宽×高）(mm):\t3514×1510×2530\n发动机与离合器联接方式：直联式","10100","苏农机（2019）第（0063）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400G2","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3514×1510×2530 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","苏农机（2019）第（0062）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400M","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2375 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","苏农机（2019）第（0070）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","10100","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-16","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2375 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","苏农机（2019）第（0076）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW。","10100","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：45马力；驱动方式：两轮驱动","10100","部20180673","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT400A","功率:29.42马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:29.42KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","10100","部20170330","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT450A","功率:33.09马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:33.09KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","10100","部20170331","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×2两轮驱动；","10100","部20151245","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×2两轮驱动；","10100","部20160449","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×2两轮驱动；","10100","部20151247","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kw；驱动型式：两轮驱动","10100","部20170871","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.4kw；驱动型式：两轮驱动","10100","部20180924","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机标定功率（kW）：29.4，选装发动机1标定功率（kW）：29.5，选装发动机2标定功率（kW）：29.42，选装发动机3标定功率（kW）：29.5；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3680×1500×2350（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1210、1310、1410、1510/1210；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1310/1210；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：400；最小使用质量（kg）：1750；标准配重(前/后)（kg）：80/100。","10100","部20171228","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×2两轮驱动；","10100","部20151961","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×2两轮驱动；","10100","部20151960","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×2后轮驱动；","10100","部20170483","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","400H","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20171338","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部2015214","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20160169","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME450-1","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20160169","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动","10100","部20151046","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3000×1320×2250（mm），整机质量：1230（kg），配套动力：29.4（KW），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1000、1050/910-1060(mm)，最大配重（前/后）：32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：\t8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴，发动机型号：YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT（国三），转向系型式：液压转向，离合器型式：单片、干式、单作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组成式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：4.50-12/9.5-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置非独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","10100","部20170630","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3000×1320×2150（mm），整机质量：1230（kg），配套动力：33.1（KW），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1000、1050/910-1060(mm)，最大配重（前/后）：32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴，发动机型号：YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D2、SD4DW3D1、YD4C45V3、4L68，转向系型式：液压转向，离合器型式：单片、干式、单作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）： 4.50-12/9.5-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置非独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","10100","部20170629","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY400-D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：29.5kw；驱动方式：两轮驱动","10100","部20170181","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","潍拖 TY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5 。","10100","部20151595","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","潍拖TY400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5  .","10100","部20171210","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20180639","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY450-D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：33.1kw；驱动方式：两轮驱动","10100","部20170177","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：33.1kw；驱动方式：两轮驱动","10100","部20180647","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方450B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：33.08Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1420×1390；轮距（前轮/后轮）：970/1080;轴距：1750；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1150；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：CX280P.48.030/CX280P.48.030A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/13.6-16","10100","豫2016064","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方400E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.4Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3140×1560×2120；轮距（前轮/后轮）：1180/1220;轴距：1750;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1000；标准配重(前/后)kg：45/140；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：SZ550.48.030A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：单片干式；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-16/11.2-24","10100","豫2016011","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3530×1610×2170；驱动型式：两轮驱动；配套功率：29.5kW; 发动机型号及制造商：4DW91-40GG33,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；轴距：1900; 最小使用质量：1630; 配重：60/120; 档位数：10; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。。","10100","部20171827","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD450-A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：2740×1200×1160；驱动型式：两轮驱动；配套功率：33.1kW; 发动机型号及制造商：4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1730; 最小使用质量：1780; 配重：80/34; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","10100","2017TJ193","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3400×1220×2175；驱动型式：两轮驱动；配套功率：29.4kW; 发动机型号及制造商：4TE40,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1780; 最小使用质量：1400; 标准配重：54/56; 档位数：10; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","10100","部20180548","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20160181","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400-E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4","10100","部20180598","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）3180*1250*1200：；最小使用质量（kg）：1220；档位数（前进/倒退）8/2：；动力输出轴功率（KW）：25.0","10100","部20152864","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3180*1250*1200；最小使用质量（kg）：1220；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：28.12","10100","部20152865","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：两轮驱动；","10100","2017TJ742","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：两轮驱动；","10100","2017TJ741","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK400-A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×2两轮驱动；","10100","部20151278","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK450-A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×2后轮驱动；","10100","部20170483","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","形式：两轮驱动\n轴距:1810mm\n轮距(前轮/后轮):1260/1300\n外廓尺寸：3100×1500×2000\n最小使用质量:1315kg\t\n标定功率:30kW\n轮胎型号(前轮/后轮):6.0-16/11.2-28","10100","2015TJ567","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3900X1670X2620MM；驱动型式:4X2二轮驱动；功率:45马力；轴距:2010MM；最小使用质量:1846KG；最大配重质量(前/后)128/84KG；档位数(前进/倒退):4X2/2X2；动力输出轴功率:26.6KW；变速箱型式:(4+2)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","10100","部20153087","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖450B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3430X1530X2285MM；驱动型式:4X2二轮驱动；功率:45马力；轴距:1970MM；最小使用质量:1299KG；最大配重(前/后)35/118KG；档位数(前进/倒退):10/2；变速箱型式:(5+1)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","10100","部20153094","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3445X1680X2230；驱动型式:4X2轮式；功率:40马力；轴距:1805MM；最小使用质量:1256KG；最大配重(前/后)60/228KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","10100","部20151028","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3360X1590X2240；驱动型式:4X2轮式；功率:40马力；轴距:1750MM；最小使用质量:1381KG；最大配重(前/后)45/76KG；档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0；变速箱型式:(5+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","10100","部20151029","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3030X1620X2400mm；驱动型式:4X2轮式；功率:45马力；轴距:1900MM；最小使用质量:1322KG；最大配重质量(前/后)43/116KG；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:(4+1)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","10100","部20153095","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：3295mm×1440mm×2130mm，2. 驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：29.42kW (40马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：29.5kW，），4.发动机型号：JD4B4M2 (可选：4TE40A), 制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司（可选：山东华源莱动内燃机有限公司），5.轴距：1839mm，6.最小使用质量:1795kg，7.配重:48kg/140kg，8.档位数:8/2/0，9.变速箱型式: 滑移齿轮","10100","部20152878","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3780×1640×2170(排气管）、2700安全架；轴距：1950（mm）；最小使用质量：1960（kg）","10100","部20171983","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3780×1640×2170（排气管）、2700安全架（mm）；轴距：1950（mm）；最小使用质量：1960（kg）","10100","部20171978","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：两轮驱动","10100","部20160622","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏400H","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：两轮驱动","10100","部20170892","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机JD4B4M2/ZN490BT功率29.42千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3170×1265(1265~1450)×2075;整机轴距或履带接地长mm1790;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/不可调节/不可调节;整机最小离地间隙mm240;整机最小使用质量kg1250;整机标准配重(前/后)kg无/80;整机最大配重(前/后)kg无/80","10100","苏农机（2018）第（0489）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-400C","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机JD4B4M2/ZN490BT功率29.42千瓦；两轮驱动前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 3430×（1280～1740）×1950 ；整机轴距或履带接地长 mm 1805 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 950～1250/960～1500 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1050/1040 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/有级可调 ；整机最小离地间隙 mm 340 ；整机最小使用质量 kg 1200 ；整机标准配重(前/后) kg 48/140 ；整机最大配重(前/后) kg 48/140","10100","部20152307","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机ZN490BT功率29.4千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式,大棚用;整机外形尺寸:3170×1265(1265~1450)×2075;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机起动方式/电启动;传动系变速箱型式/(4+1)×2组成式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3170×1265(1265~1450)×2075;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/不可调节/不可调节;整机最小离地间隙mm240;整机最小使用质量kg1250;整机标准配重(前/后)kg无/80;整机最大配重(前/后)kg无/80","10100","苏农机（2018）第（0490）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kW（45马力）；驱动型式：两轮驱动","10100","部20171171","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：29.5kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3265×1320×1320；轴距：1583（mm）；最小使用质量：1045 （kg）","10100","豫2015272","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-400E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3605×1485×2140；轴距：1775（mm）；最小使用质量：1600 （kg）","10100","豫2015267","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-450E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3605×1485×2140；轴距：1775（mm）；最小使用质量：1600 （kg）","10100","豫2015266","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3200×1560×1965（1470消音器下置），轴距（mm）：1720,轮距（出厂mm）：1170/1200，最小使用质量（kg）:1180,最大配重（前/后）（kg）：48/350，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:720","10100","部20160706","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3600×1540×2110（1470消音器下置），轴距（mm）：1880,轮距（出厂mm）：1170/1200，最小使用质量（kg）:1380,最大配重（前/后）（kg）：48/300，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","10100","部20152331","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YD400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机ZN490BT/JD4B4M2功率29.4千瓦;变速箱:两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;工作装置悬挂装置型式:后置、三点悬挂;转向系型式:液压转向;发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3395×1485(1430~1785)×2450整机轴距或履带接地长mm1839;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1050~1450可调/后轮:1200~1500可调;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1150/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/调节轮辐;整机最小离地间隙mm370;整机最小使用质量kg1550;整机标准配重(前/后)kg2;整机最大配重(前/后)kg48/180","10100","苏农机（2018）第（0491）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机ZN490BT功率29.4千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用，动力输出轴后置非独立式，大棚用；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 2920(2740)×1240(1250)×1230(1270) ；整机轴距或履带接地长 mm 1755(1710) ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：970或1070-1270 后轮：1010 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：970/后轮：1010 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 可选/不可调节 ；整机最小离地间隙 mm 240 ；整机最小使用质量 kg 1140(1100) ；整机标准配重(前/后) kg 无/80 ；整机最大配重(前/后) kg 无/80","10100","部2015866","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY450G","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3320×1380×1365（防翻架2040），轴距（mm）：1650,轮距（出厂mm）：960/1000，最小使用质量（kg）: 1350,最大配重（前/后）（kg）：48/60，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1)×2 组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720,","10100","新2019034","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机ZN490BT/JD4B4M2功率29.4千瓦;变速箱:两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;工作装置悬挂装置型式:后置、三点悬挂;转向系型式:液压转向;发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3395×1485(1430~1785)×2450整机轴距或履带接地长mm1839;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1050~1450可调/后轮:1200~1500可调;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1150/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/调节轮辐;整机最小离地间隙mm370;整机最小使用质量kg1550;整机标准配重(前/后)kg2;整机最大配重(前/后)kg48/180","10100","部20160668","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","400-YD","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3100×1250×1165； 最小使用质量（kg）:1200 ；配套动力（kW）:29.4； 型式:4*2两轮驱动 ；轴距（mm）:1600； 轮距（前轮/后轮）（mm）:960/980、1030； 最小离地间隙（mm）:250； 前轴质量/后轴质量（kg）:500/700； 最大配重（前/后）（kg）:30/50 ；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电启动 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式","10100","2015TJ576","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA400E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3380×1460×2125（安全架）mm；最小使用质量：1310kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、单片、单作用、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","10100","部20171540","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动","10100","部20160661","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力，驱动方式：4×2，外廓尺寸(长×宽×高mm):3400×1570×1920;轴距（mm）：1840；轮距（前轮/后轮mm）：1100、1200、1300、1400/1000、1100、1200、1300、1400、1500轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:390,最小使用质量(Kg)：1400","10100","部20153029","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3275*1590*2040；最小使用质量（kg）：1380；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：25.0","10100","部20170328","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3770*1615*2100；最小使用质量（kg）：1905；档位数（前进/倒退）：8/4；动力输出轴功率（KW）：28.1","10100","部2015772","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3770*1615*2100；最小使用质量（kg）：1905；档位数（前进/倒退）：8/4；动力输出轴功率（KW）：25.0","10100","部2015771","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-450B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3275*1590*2040；最小使用质量（kg）：1380；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥28.14","10100","部20170329","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1680kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","部2015780","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC450J","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2313mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1840kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","部2015780","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1200-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1200-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1600kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮12.4-24，选装前轮：5.50-16或6.00-16，后轮：11.2-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","部20152337","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400J","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2375mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1200-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1200-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1760kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮12.4-24，选装前轮：5.50-16或6.00-16，后轮：11.2-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","部20152337","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1200-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1200-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1600kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/运输16；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮12.4-24，选装前轮：5.50-16或6.00-16，后轮：11.2-24或13.6-24或11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","部20152337","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1680kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","部2015780","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3800×1640×2220；轴距：1950（mm）；最小使用质量：1875 （kg）","10100","部2015968","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-450E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3605×1485×2140；轴距：1775（mm）；最小使用质量：1600 （kg）","10100","豫2015273","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-400E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3605×1485×2140；轴距：1775（mm）；最小使用质量：1600 （kg）","10100","豫2015274","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1610×1900mm；轴距：1750mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：29.5kW；轮胎型号：前轮5.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1214kg。","10100","部2015520","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1600×1900mm；轴距：1800mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：33.1kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1400kg。","10100","2016TJ071","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1500×1350mm；轴距：1600mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：33.1kW；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1240kg。","10100","2016TJ072","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3020×1450×1720mm；轴距：1600mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：29.4kW；轮胎型号：前轮18.0/7.50-12/后轮13.8-20；最小使用质量：1095kg。","10100","部20152957","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1510×1900mm；轴距：1750mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：29.4kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-24；最小使用质量：1214kg。","10100","部20152956","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3412mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1768mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1010-1210mm，后轮1035-1406mm，选装前轮1150-1450mm，后轮1000-1400mm；常用轮距（前轮/后轮）：前轮1010mm/后轮1200mm，选装前轮1250mm/后轮1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装前轮有级调节、后轮无极调节；最小使用质量：1215kg；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0，选装前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式，选装3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮9.5-24，选装后轮：9.5-24或9.5-24PR或11.2-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","苏农机（2017）第（0307）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3412mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1768mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1010-1210mm，后轮1035-1406mm，选装前轮1150-1450mm，后轮1000-1400mm；常用轮距（前轮/后轮）：前轮1010mm/后轮1200mm，选装前轮1250mm/后轮1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装前轮有级调节、后轮无极调节；最小使用质量：1215kg；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0，选装前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式，选装3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮9.5-24，选装后轮：9.5-24或9.5-24PR或11.2-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","10100","苏农机（2017）第（0308）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：4×2两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3700×1600×2150；轴距或履带接地长度（mm）：1940；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1200-1500/1300-1600；轮距(前轮/后轮)调整方式：可调/可调；最小离地间隙（mm）：400；最小使用质量（kg）：1760；前轴质量/后轴质量（kg）：810/950。","10100","部20151885","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400-BA","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","10100","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC400（原：HT400）","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4","10100","部20180597","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC450（原：HT450）","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","10100","部20160194","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：45马力，标定功率：33.1KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","10100","新2019157","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[1105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","400D(原：泰红400D)","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：2950×1240×1400（至座椅）；轴距mm：1600；轮距(前轮/后轮）mm：970/1000；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1055；配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；前照灯型号：ZH-10-003；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/11.2-16。","10100","豫2015260","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3260×1420×2010； 最小使用质量（kg）:1290 ；配套动力（kw）:33.1； 型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:1780； 轮距（mm）:1110（1200）/1180（1100~1225）； 最小离地间隙（mm）:340； 配重（前/后）（kg）:30/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动 ；安全架型式:两柱式； 转向系型式:液压转向 ；变速箱型式:（4+1）*2组合式； 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/11.2-24","10100","部20170653","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","450-YD","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3150×1250×1840 ；最小使用质量（kg）:1290； 配套动力（kw）:33.1 ；型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:1620；轮距（mm）:960/990（1030）； 最小离地间隙（mm）:250 ；配重（前/后）（kg）:30/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动； 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/9.50-16； 转向系型式:液压助力 变速箱型式:（4+1）*2组合式","10100","部20170654","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3365×1420×2075 ；最小使用质量（kg）:1220 ；配套动力（kW）:29.4；轴距（mm）:1830 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1100（1200、1300）/1180（1100~1225）； 最小离地间隙（mm）:350； 配重（最大）（kg）:30/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动； 型式:4×2两轮驱动 ；转向器型式:摆线转阀式 ；制动系型式:机械制动 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/9.50-24","10100","部20170299","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","400-YD","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3100×1250×1830； 最小使用质量（kg）:1190； 配套动力（kW）:29.5 ；型式:两轮驱动； 轴距（mm）:1600 ；轮距（mm）:980/（980）1030 ；最小离地间隙（mm）:250； 配重（前/后）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动； 安全架型式:两柱式； 转向系型式:液压助力； 变速箱型式:（4+1）*2组合式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/9.50-16","10100","部20170655","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT450-D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3225×1400×2165；最小使用质量（kg）：1200；配套动力（kW）：33.1；PTO转速(r/min)：540/720；","10100","部20171761","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3550×1550×2270；最小使用质量（kg）：1330；;配套动力（kW）：33.1；PTO转速(r/min)：540/720；","10100","部20170739","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3450×1550×2250，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1420，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170253","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3420×1510×2310 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","部20171686","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450-16","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2170.发动机与离合器联接方式：直联式","10100","部20160208","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450-10","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3420×1510×2310 .发动机与离合器联接方式：直联式","10100","苏农机（2018）第（0039）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3000×1320×2150（mm），整机质量：1230（kg），配套动力：33.1（KW），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1000、1050/910-1060(mm)，最大配重（前/后）：32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴，发动机型号：YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D2、SD4DW3D1、YD4C45V3、4L68，转向系型式：液压转向，离合器型式：单片、干式、单作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）： 4.50-12/9.5-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置非独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）  \n\"","10100","部20170626","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、力位调节提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹装置、便携前配重、单层后配重","10100","部20171842","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","大棚王、国Ⅲ、风云机罩、前轮450-12后轮950-16、液压转向、 前防撞器、单层后配重","10100","部20152662","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400N","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、 前轮500-15后轮11.2-24、8+2档、机械转向、双速输出(540/760)、便携前配重、单层后配重","10100","部20170761","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮5.50-16后轮11.2-28、8+2档、机械转向、差速锁、 双速输出(540/760)、便携前配重、双层后配重","10100","部20152664","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF450C","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ 风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重","10100","部20170763","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF450E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮500-15后轮9.5-24、0.96m轮距、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配","10100","部20170759","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3510×1510×2310；\n驱动方式：两轮驱动；\n功率（KW）:33.09或选装33.1（国三）；\n轴距（mm）:1935；\n最小使用质量（kg）:1667","10100","部20170613","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS400-H","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3350×1500×2443；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:29.5（国三）;\n轴距（mm）:1905\n最小使用质量（kg）:1595","10100","部20171832","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3315×1700×2330；\n驱动方式：两轮驱动；\n功率（KW）:29.5或选装29.4（国三）；\n轴距（mm）:1960；\n最小使用质量（kg）:1560","10100","部20151829","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400C","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重","10100","部20152661","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮5.50-16后轮11.2-28、8+2档、机械转向、差速锁, 双速输出(540/760)、便携前配重、双层后配重","10100","部20152663","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：两轮驱动","10100","部20180674","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.5kW 马力：40马力 驱动方式：两轮驱动","10100","部20152844","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-450SA","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D2，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1580，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/无，变速箱型式：（5+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","10100","苏农机（2019）第（0057）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","10100","部20170251","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-450S","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D2，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1580，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","10100","苏农机（2019）第（0060）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3000×1320×2150（mm），整机质量：1230（kg），配套动力：29.4（KW），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1000、1050/910-1060(mm)，最大配重（前/后）：32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：\t8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴，发动机型号：YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT（国三），转向系型式：液压转向，离合器型式：单片、干式、单作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组成式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：4.50-12/9.5-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置非独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）\"","10100","部20170623","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-400C","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170250","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","10100","部20170254","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-450B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3450×1550×2250，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1420，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170264","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-450C","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170252","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-400SA","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：30，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BW3D1，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1580，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/无，变速箱型式：（5+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","10100","苏农机（2019）第（0058）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-400S","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：30，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BW3D1，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1580，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","10100","苏农机（2019）第（0061）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：两轮驱动","10100","部20171167","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3910×1620×2130（㎜）；功率：45马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1940（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1200～1500（常用1300）/1200～1500（常用1300）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：1840（㎏）；标准配重（前/后）:112/200（kg）","10100","豫2015144","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3050×1400×1470（㎜）；功率：40马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1680（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：1115（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","10100","豫2016058","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3600×1485×1940（㎜）；功率：40马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1780（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1200～1400/1100～1400（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调整/无极可调；最小使用质量：1535（㎏）","10100","豫2015143","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","轴距：1800mm；轮距（前轮/后轮）：1030、1130、1230/1170-1270mm；最小使用质量：1585kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","10100","部20171233","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","轴距：1800mm；轮距（前轮/后轮）：1030、1130、1230/1170-1270mm；最小使用质量：1585kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","10100","部20171234","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kW（45马力）；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3520×1500×2260；轴距（mm）：1780；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1200/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）:350（牵引架底部）；最小使用质量（kg）：1330；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4TE45A，功率（kW）：33.1；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-24","10100","部20180093","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40马力；驱动方式：两轮驱动；国三排放标准","10100","部20170936","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-450B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3450×1550×2250，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1420，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170290","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3450×1550×2250，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1420，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170302","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","10100","部20170288","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170287","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","10100","部20170285","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","10100","部20170286","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD400-A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.4kW  驱动方式：两轮驱动","10100","部20152025","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2轮式；外廓尺寸：3230×1490×2360 ；轴距1850mm；最小使用质量1599kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；两柱式安全架","10100","部20170270","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC450T","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2轮式；外廓尺寸：3420×1480×2100 ；轴距1770mm；最小使用质量1380kg；最大配重（前/后）：45kg/120kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架","10100","部20170271","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR450","功率:33.1KW（45马力）马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1KW（45马力）；驱动方式：两轮驱动；\n外廓尺寸(长×宽×高)：3500mm×1600mm×2280mm；\n轴距：1770mm；\t\n轮距(前轮/后轮)\t：1100mm、1200mm、1300mm/1000mm、1200mm、1320mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；\n最小离地间隙(离地部位)：310mm(牵引板下端)；\n最小使用质量：1500kg；\t\n前轴质量/后轴质量：550/950kg；\n最大配重（前/后）：78/37kg；\n挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/2；","10100","部20160439","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.42kw/40马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20171311","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG400-1","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.5kw/40马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部2015213","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","两轮驱动；外廓尺寸(mm)：3126×1510×2285 ；轴距1960mm；最小使用质量1630kg；最大配重（前/后）：40kg/80kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；翻倾防护装置：两柱式安全架","10100","部20171665","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：3B-400（原：400）","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5","10100","部20160223","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：40马力","10100","豫2016071","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰450E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：33.1kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1875，轮距(mm)：1120/1175，标定牵引力(n)：7900，最小使用质量(kg)：1445，外廓尺寸(mm)：3600×1490×2200","10100","部20190201","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1875，轮距(mm)：1115/1210，标定牵引力(n)：9500，最小使用质量(kg)：1595，外廓尺寸(mm)：3520×1510×2185","10100","部20190201","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：33.1kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1910，轮距(mm)：1160/1190，标定牵引力(n)：7900，最小使用质量(kg)：1385，外廓尺寸(mm)：3320×1490×2275","10100","部20190202","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰400E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.5kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1880，轮距(mm)：1125/1150，标定牵引力(n)：5000，最小使用质量(kg)：1445，外廓尺寸(mm)：3600×1500×2175","10100","部20190203","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.5kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1930，轮距(mm)：1157/1200，标定牵引力(n)：7900，最小使用质量(kg)：1385，外廓尺寸(mm)：3285×1490×2250","10100","部20190200","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：33.1kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：2000，轮距(mm)：1160/1190，标定牵引力(n)：7900，最小使用质量(kg)：1565，外廓尺寸(mm)：3300×1545×2270","10100","部20170641","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.5kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1960，轮距(mm)：1105/1190，标定牵引力(n)：11000，最小使用质量(kg)：1490，外廓尺寸(mm)：3345×1510×2100","10100","部20171809","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：40马力","10100","豫2016069","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20171332","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：两轮驱动","10100","部20171317","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3910×1620×2130（㎜）；功率：33.1（kw）;驱动型式: 两轮驱动；轴距：1940（㎜）；轮距（前/后）：1200～1500（常用1300）/1200～1500(常用1300）(mm);轮胎（前/后）：6.0-16/12.4-28；牵引力：10000（n）；最小使用质量1840（㎏）；最大配重（前/后）：112/200（㎏）","10100","豫2015153","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH450-Y","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200mm×1330mm×2210mm、轴距：1550mm、轮距：900mm-1100mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：1745kg、最小离地间隙：270mm、动力输出轴功率：≥28.2kW、发动机标定功率：33.1kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥7.5kN","10100","部20190566","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方400B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.4Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1200；轮距（前轮/后轮）：970/1080;轴距：1750;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1150；标准配重(前/后)kg：36/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：CX280P.48.030；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/13.6-16","10100","豫2016003","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.4Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1220；轮距（前轮/后轮）：970/1080;轴距：1750;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1150；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：6/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：2X(3+1)机械组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/9.5-16","10100","部20151894","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1485×1970（㎜）；功率：29.4（kw）；驱动型式: 两轮驱动；轴距：1780（㎜）；轮距：1200～1400/1100～1400(mm);轮胎：5.5-16/11.2-24；最小使用质量1535（㎏）；牵引力：7400（n）;最大配重（前/后）：24/80（㎏）","10100","豫2016036","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：29.5kW；驱动型式：4×2轮式；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm)： 3320×1300×1800 ；整机最小使用质量(kg)：1177；整机最大配重(前/后)(kg): 48/90；整机档位数（前进/倒退/爬行） ： 8F/2R；悬挂装置类别 ： 1类；动力输出轴转速（r/min）：720 。","10100","部20170237","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","500(原：泰红500)","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距mm：1900；常用轮距(前轮/后轮）mm：1100/1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/无级可调；最小使用质量kg：1390；标准配重(前/后)kg：80/168；档位数(前进/倒退/爬行)：前进8/倒退2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：主变速5/副变速2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：框架式安全架；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：手刹式；前驱动桥型式：/；离合器型式：单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28。","12000","豫2016199","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-10","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3420×1510×2310 .发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2018）第（0040）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-15G","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3350×1440×2475 .发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2019）第（0074）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动形式:两轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:4TE50K；轮距(mm):前轮950,后轮960；轴距(mm):1910；外廓尺寸(mm):3290×1300×2300。","12000","部20190328","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500M","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3515×1520×2675 .发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2019）第（0071）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2019）第（0073）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(mm)：4050*1620*2570；驱动形式：两轮驱动；标定功率：40.5kW；发动机型号YCD4R23T8-55；档位数：前进12/倒退12；前后轮胎：6.0-16/12.4-28,轴距：2026mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1300/1300（mm），最小离地间隙：400mm,最小使用质量kg：2120","12000","部20171892","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[1186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT554","功率:40.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:40.4KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","12000","部20170332","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华翔农业装备有限公司","轮式拖拉机","中兖-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.77kW；型式：两轮驱动；外廓尺寸：3330×1580×2280 ；轴距2000mm；最小使用质量:1494kg；最大配重（前/后）(kg)：/160；档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/0；采用直齿（5+1）×2组合式变速箱；啮合套换挡；翻倾防护装置：两柱式安全架","12000","部20171707","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2016）第（0391）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-16","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2400.发动机与离合器联接方式：直联式","12000","部20160209","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动","12000","部20160718","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3350×1350×2150（至安全架顶）；轴距mm：1700；常用轮距(前轮/后轮）mm：960/1090；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1355；标准配重(前/后)kg：110/48；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：/；离合器型式：单作用；传动系动力输出轴离合器型式：单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12、6.00-12/11.2-16、13.2-16","12000","部20180415","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550-3","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2016）第（0392）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.75kW（50马力）；驱动方式：两轮驱动","12000","部20152647","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3865×1905×2570mm；最小使用质量：2480kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、湿式、盘式；离合器型式：干式、独立操纵双作用；变速箱型式：4×2×（2+1）组成式或4×3×（2+1）组成式（选装爬行档）；变速箱换挡方式：同步器换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：综合调节；动力输出轴型式：独立式","12000","部20170155","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3400×1525×2210（安全架）mm；最小使用质量：1500kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×（1+1）×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","12000","部20171539","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：40.4kw；驱动方式：两轮驱动","12000","部20160704","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：36.77kw；驱动方式：两轮驱动","12000","部20151786","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田500G","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3465×1385×1395，轴距（mm）：1800,轮距（出厂mm）：960/1050，最小使用质量（kg）: 1480,最大配重（前/后）（kg）：48/100，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1) ×2组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720,","12000","新2019153","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[1199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×2两轮驱动；","12000","部20160450","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK550-A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×2两轮驱动；","12000","部20151243","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×2两轮驱动；","12000","部20151244","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；功率：50马力；","12000","部20151244","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-550A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3280*1340*2000；最小使用质量（kg）：1630；档位数（前进/倒退）：8/8；动力输出轴功率（KW）：34.4","12000","部20152868","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3770*1615*2100；最小使用质量（kg）：1905；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4；动力输出轴功率（KW）：31.3","12000","部20152867","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-500C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3260*1610*2200；最小使用质量（kg）：1360；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥31.3","12000","部20190104","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3440*1635*2130；最小使用质量（kg）：1620；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥31.28","12000","部20170327","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量： 1400（kg），配套动力：36.8（kw），驱动型式：两轮轮式，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1050、1150/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U，转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡 机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-14/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","12000","部20170624","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD500-B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3500×1460×2240；驱动型式：两轮驱动；配套功率：36.8kW; 发动机型号及制造商：4TE50,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1830; 最小使用质量：1560; 标准配重：54/60; 档位数：8/2; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12000","部20180549","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1200；轮距（前轮/后轮）：970/1080;轴距：1750；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1240；标准配重(前/后)kg：36/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：CX280P.48.030；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.5-12/13.6-16","12000","豫2016004","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3860×1635×2130（㎜）;功率：40.5（kw）；驱动型式: 两轮驱动；轴距：2015（㎜）；轮距（前/后）：1200～1500（常用1300）/1200～1500(常用1300）(mm);轮胎（前/后）：6.0-16/13.6-28；牵引力：11800（n）；最小使用质量2260（㎏）；最大配重（前/后）：112/200（㎏）","12000","豫2016037","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH500-2","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：36.8kw；驱动方式：两轮驱动","12000","部20180646","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20180640","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME500G","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20171108","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20171106","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME550-1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20171106","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","奥野500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8  。","12000","部20171874","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH550-D","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：40.4kw；驱动方式：两轮驱动","12000","部20170870","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH500-3","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：36.8kw；驱动方式：两轮驱动","12000","部20190073","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20160170","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME500-1","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20160170","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：两轮驱动；国三排放标准","12000","2015TJ571","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20180638","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×2两轮驱动；","12000","部20152009","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF550-A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×2两轮驱动；","12000","部20152009","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3750×1850×2400；最小使用质量（kg）:2020； 配套动力（kW）:40.5 ；型式:4*2轮式 轴距（mm）:2000； 轮距（前轮/后轮）（cm）:130/150 最大配重（前/后）kg:130/150 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；发动机与离合器联接方式:直联式 ；启动方式:电启动； 转向系型式:全液压转向 ；转向器型式:摆线转阀式静液压 ；离合器型式:双片、干式、双作用离合器 ；变速箱型式:（4+1）*2组合式。","12000","部20151034","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑550D","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40.4kw；驱动型式：两轮驱动","12000","部20170872","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×2两轮驱动；","12000","部20151955","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw；驱动型式：两轮驱动","12000","部20171870","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力，驱动方式：4×2，外廓尺寸(长×宽×高mm):3850×1670×2370;轴距（mm）：2000；轮距（前轮/后轮mm）：1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:310,最小使用质量(Kg)：2100,","12000","部20153030","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","鑫华泰山500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","500B\n标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：两轮驱动；轮胎配置（5种）：1、前6.50-16/后11.2-24；2、前6.00-16/后11.2-24；3、前5.00-15/后11.2-24；4、前5.00-15/后9.50-24；5、前6.00-16/后11.2-28；机罩外形（3种）：方形、流线型、圆弧形，颜色有红色、蓝色、绿色；外廓尺寸（长*宽*高）mm：3480*1450*2050（至消声器）；","12000","部20171211","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","鑫华泰山500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：两轮驱动；","12000","部20171212","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖550A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3580*1670*2550；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：40.5kw；轴距：1900mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1240/1285；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调/有级可调；最小使用质量：1885kg；标准配重（前/后）:64/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；主变速档位数：5；副变速档位数/其他档位数：2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：554-46-010，型式：两柱式安全架，生产厂：山东山拖凯泰农业装备有限公司；前照灯型号：D-1DDzhL ; 转向系型式: 前轮液压转向；行车制动系型式: 蹄式、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动  ；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：2×(4+1)组成式  ；主变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡  ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","12000","部20180625","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖550D","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3140X1440X2200MM；驱动型式:4X2轮式；功率:55马力；轴距:1908MM；最小使用质量:1360KG；最大配重质量(前/后)45/200KG；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室:554-46-010,两柱式","12000","2015TJ541","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-500C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机4G33T功率36.8千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3410×1485(1296~1735)×2450;整机轴距或履带接地长mm1896/1954;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1300/后轮:900~1450;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1200/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/无/调节轮辐;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1880;整机标准配重(前/后)kg48/180;整机最大配重(前/后)kg120/180","12000","部20152310","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏500C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20181293","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机4G33T功率36.8千瓦两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用，动力输出轴后置非独立式；大棚用；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 3200×1240×2120 ；整机轴距或履带接地长 mm 1810 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：990/后轮：1010 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：990/后轮：1010 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 前轮不可调/后轮调节轮辋（可选） ；整机最小离地间隙 mm 250 ；整机最小使用质量 kg 1400 ；整机标准配重(前/后) kg 40/100 ；整机最大配重(前/后) kg 40/100","12000","苏农机（2018）第（0176）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3800×1614×2080，轴距（mm）：1946,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:1980,最大配重（前/后）（kg）：144/300，档位数（前进/后退）：8/4，变速箱型式：（2+1）×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","12000","部2015746","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3850×1650×2300，轴距（mm）：2035,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2030,最大配重（前/后）（kg）：108/300，档位数（前进/后退）：8/4，变速箱型式：（2+1）×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720","12000","部2015747","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT550","功率:40.4马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:40.4KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","12000","部20170332","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：两轮驱动","12000","部20171172","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-550A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3400×1510×1450；轴距：1660（mm）；最小使用质量：1390（kg）","12000","豫2015271","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：55马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20160621","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3400×1510×1450；轴距：1660（mm）；最小使用质量：1390（kg）","12000","豫2015270","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20180677","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YD500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机4G33T功率36.8千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3410×1485(1296~1735)×2450;整机轴距或履带接地长mm1896/1954;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1300/后轮:900~1450;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1200/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/无/调节轮辐;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1880;整机标准配重(前/后)kg48/180;整机最大配重(前/后)kg120/180","12000","苏农机（2018）第（0492）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","轮式拖拉机","SR550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机型式：四缸、水冷、四冲程柴油机；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3370×1460×2260；轴距或履带接地长(mm)：1840；常用轮距（前轮/后轮）或轨距(mm);1230/1280；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量(kg)：1675；标准配重（前/后）：/；档位数（前进/倒退/爬行）：8F/8R/8；主变速档位数/副变速档位/其他档位数：4/2/2；发动机与离合器联接方式：直连式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号：SR500.46.001；型式：两柱式；生产厂：洛阳清立机械有限公司；认证证书编号或检验报告编号：FH17GW0681；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：SR500.48.019；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式自增力制动器；驻车制动系型式：手把锁止行车制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；动力输出轴离合器型式：后置、半独立式；传动系变速箱型式：组成式，基本型：（1+1）×4×2选装爬行器：（1+1）×4×2×2；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号：（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28。","12000","苏农机（2017）第（0439）号","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[1247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏500H","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20170891","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20170315","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3825×1700×2270（排气管）、2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2098（kg）","12000","部20171980","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3815×1640×2220（排气管）、2700安全架；轴距：1990（mm）；最小使用质量：2040（kg）","12000","部20171977","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3510mm×1590mm×2375mm，轴距：1960mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm、1400mm、1500mm /1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙：396mm（后桥底部），最小使用质量：1715kg，配重（最大）（前/后）：92kg/163kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 , 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4D32T31/504。排放阶段：第三阶段","12000","部20171793","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河550B（原：WH550B）","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3565mm×1590mm×2413mm，轴距：2015mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm、1400mm、1500mm /1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙：396mm（后桥壳体底部），最小使用质量：1825kg，配重（最大）（前/后）：100kg/130kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 , 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：40.5kW，发动机型号：4D32ZT31/554。排放阶段：第三阶段","12000","部2015565","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3875×1625×2630；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；轴距:1980mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1315/1310；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2070kg；标准配重（前/后）:80/200kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式:电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：FT400/554;转向系型式:全液压转向；行车制动系型式:双片、油浴、盘式；驻车制动系形式：双片、油浴、盘式；前驱动桥型式：无；离合器型式：干式、单片、单作用、常结合；动力输出轴离合器型式：无；变速箱型式：4X3X(1+1)组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","12000","部20171834","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3580*1670*2550；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；轴距：1900mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1240/1285；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：1885kg；标准配重（前/后）:64/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；主变速档位数：5；副变速档位数/其他档位数：2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式:电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：554-46-010，型式：两柱式安全架，生产厂：山东山拖凯泰农业装备有限公司；前照灯型号：D-1DDzhL ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：蹄式、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动  ；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式 ；变速箱型式：2×(4+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；","12000","部20180626","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):2970X1410X1990mm；驱动型式:4X2轮式；功率:50马力；轴距:1600MM；最小使用质量:1257KG；最大配重(前/后)14/76KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:554-46-010,两柱式","12000","部20151030","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3845×*1615×2630；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：40.5kw；轴距：1980mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1315/1310；轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩“U型管”/翻辐板调节；最小使用质量：2070kg；标准配重（前/后）:80/200kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：FT400/554;转向系型式:全液压转向；行车制动系型式:双片、油浴、盘式；驻车制动系形式：双片、油浴、盘式；前驱动桥型式：无；离合器型式：干式、单片、单作用、常结合；动力输出轴离合器型式：无；变速箱型式：4X3X(1+1)组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/12.4-28","12000","部20171833","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M500-B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20151980","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20160197","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M550-AA1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：40.5KW","12000","部20160195","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M550-A1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：40.5KW","12000","部20160195","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M500L-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20151986","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW550-1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2480mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：40.4kW（55马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号:4TD55, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0006;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2008mm，6.最小使用质量:2150kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","12000","部2015872","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW550-2","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2290mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：40.4kW（55马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号:4TD55, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0006;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2008mm，6.最小使用质量:1970kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","12000","部2015872","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M550-B","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：40.5KW","12000","部20151981","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：4×2两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3900×1650×2480（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长度（mm）：1960；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1300-1600/1400-1600；轮距(前轮/后轮)调整方式：可调/可调；最小离地间隙（mm）：430；最小使用质量（kg）：2240；前轴质量/后轴质量（kg）：770/1470。","12000","部20151886","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500（1400-1780）×2200mm；轴距：1850mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮12.4-28；最小使用质量：1530kg。","12000","部20190081","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3580mm（至前配重）×1491mm（常用轮距）×2070mm（至排气管顶）×2500mm（至安全架顶）；轴距：1815mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm，后轮1206-1406mm，选装后轮1214-1542mm或1000-1506mm；常用轮距（前轮/后轮）：前轮1250mm/后轮1206mm，选装后轮1214mm或1024mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮普通轮距无极调节或窄轮距无极可调；最小使用质量：1500kg；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式；主、副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮5.00-15/后轮9.5-24，选装后轮：9.5-24或9.5-24PR或11.2-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12000","苏农机（2018）第（0295）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（安全架2100mm）；轴距：1730mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1550kg。","12000","部20170346","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3980×1650×2130mm；轴距：1966mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：40.4kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮12.4-28；最小使用质量：2030kg。","12000","部20160617","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃550D","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（安全架2100mm）；轴距：1730mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：40.5kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1550kg。","12000","部20170355","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3700×1600×2300mm；轴距：1930mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1830kg。","12000","部20160158","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-550A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3700×1600×2300mm；轴距：1930mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：40.5kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1840kg。","12000","部20160159","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3880×1645×2130mm；轴距：1966mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮12.4-28；最小使用质量：2030kg。","12000","部20160616","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：40.5kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3825×1750×2270；轴距：1990（mm）；最小使用质量：2098（kg）","12000","部2015969","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3560×1610×2250；驱动型式：两轮驱动；配套功率：36.8kW; 发动机型号及制造商：4TE50，山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1950; 最小使用质量：1650; 标准配重：144/228; 档位数：8/2/0； 变速箱型式：(4+1)×2组合式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12000","部20180919","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC500J","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2395mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1840kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28，选装前轮5.00-15或6.00-16，后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂；配套动力型号：CF4B50T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：36.8kw，标定转速：2400r/min排放标准：第三阶段；选配：CF4B50T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：36.8kw，标定转速：2500r/min排放标准：第三阶段。","12000","部20152338","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1680kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/运输16；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28，选装前轮5.00-15或6.00-16，后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12000","部20152338","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1680kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28，选装前轮5.00-15或6.00-16，后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12000","部20152338","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3504mm（至前配重）×1495mm（常用轮距）×2280mm（消声器顶）×2395mm（至驾驶室顶），选装2490mm(至安全架顶）；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)（无极可调）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1880kg（配驾驶室），1720kg（配安全架）；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室或安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12000","苏农机（2017）第（0074）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3770*1615*2100；最小使用质量（kg）：1905；档位数（前进/倒退）：8/4；动力输出轴功率（KW）：34.4","12000","部2015773","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3270*1300*1940；最小使用质量（kg）：1380；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：31.28","12000","部20152866","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3600×1600×2310；最小使用质量（kg）：1770；配套动力（kW）：40.5；PTO转速(r/min)：540/720；","12000","部20171240","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率(KW)：36.8KW","12000","部20180573","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","四达DW37DT国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重","12000","部20190314","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS550A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3480×1510×2445；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:40.5（国三）\n轴距（mm）:1850\n最小使用质量（kg）:1675","12000","部20170323","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3510×1510×2310；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:36.77或选装36.8（国三）\n轴距（mm）:1935\n最小使用质量（kg）:1667","12000","部20170322","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、单作用离合器、经济提升器、 前轮500-12、后轮950-20、液压转向、前加宽防撞器、单层后配重","12000","部20160162","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、力位调节提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速动力输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹装置、便携前配重、双层后配重","12000","部20160161","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮500-15后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配","12000","部20170762","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF550B","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、 风云机罩、前轮5.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、 双速输出(540/760)、便携前配重、双层后配重","12000","部20171846","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3850×1670×2510；\n驱动方式：两轮驱动;\n功率（KW）:40.5（国三）;\n轴距（mm）:2040;\n最小使用质量（kg）:2380（驾驶室）；2220（安全架）；","12000","部20171542","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-550E","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1400（kg），配套动力：40.5（kw），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1050、1150/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554，转向系型式：液压转向\n离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-14/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/ ，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min） \"","12000","部20170625","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3980×1650×2350，驱动型式：4×2两轮驱动 ，配套功率（kw）：40.5，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT31/554，轴距（mm）：2016，最小使用质量（kg）：2030，配重（kg）(前/后)108/224：，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0 ，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","12000","部20171824","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-15","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×(1330-1600)×2260 .发动机与离合器联接方式：直联式","12000","部20153055","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550-15","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×（1300-1600）×2260.发动机与离合器联接方式：直联式","12000","部20160211","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500G3","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3745×1655×2485（2490安全架机型） .发动机与离合器联接方式：直联式","12000","苏农机（2019）第（0068）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3870×1650×2350，驱动型式：4×2轮式 ，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：新柴、全柴、常柴，发动机型号：A498BT-6A、QC498T50、4G33T，轴距（mm）：1966，最小使用质量（kg）：1970，配重（kg）(前/后)：108/225，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12000","部20151782","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-500SA","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1580，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/无，变速箱型式：（5+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12000","苏农机（2019）第（0056）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1500×2300；最小使用质量（kg）：1420；配套动力（kW）：36.8；PTO转速(r/min)：720；","12000","部20180426","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT500-D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1400×2100；最小使用质量（kg）：1360；配套动力（kW）：36.8；PTO转速(r/min)：720；","12000","部20180427","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3492×1500×2095 ；最小使用质量（kg）:1220 ；配套动力（kW）:36.8； 型式:4*2两轮驱动 ；轴距（mm）:1830 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1100（1200、1300）/1180（1100~1225）； 最小离地间隙（mm）:340； 配重（最大）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动； 转向系型式:液压转向 ；转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24","12000","部20170297","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3477×1492×2095； 最小使用质量（kg）:1220； 配套动力（kw）:40.5 ；型式:4*2两轮驱动 ；轴距（mm）:1830 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1140（1240、1340）/1180（1100~1225） ；最小离地间隙（mm）:340 ；配重（最大）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动； 转向系型式:液压转向； 转向器型式:摆线转阀式； 变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24","12000","部20170298","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","550-YD","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3120×1420×2190 ；最小使用质量（kg）:1480 ；配套动力（kw）:40.5 ；驱动方式:两轮驱动； 轴距（mm）: 1710 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:970/985、1060 ；最小离地间隙（mm）:285 ；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式: (4+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/13.6-16 ；标准配重（kg）: 90/620 ；发动机与离合器连接方式:直联 ；起动方式:电启动","12000","部20180680","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","500-YD","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3170×1240×1840 ；最小使用质量（kg）:1390； 配套动力（kW）:36.8 ；型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:1630 ；轮距（mm）:970/990、1030 ；最小离地间隙（mm）:230； 配重（前/后）（kg）:30/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动 ；轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/9.50-16 ；转向系型式:液压助力 变速箱型式:（4+1）*2组合式","12000","部20170652","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD550-A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55马力；型式：两轮驱动；","12000","2018TJ464","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；型式：两轮驱动；","12000","2018TJ465","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12000","新2019154","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[1308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","12000","部20171959","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NA500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3387×1300×2050；\n驱动方式：两轮驱动;\n功率（KW）:36.8（国三）;\n轴距（mm）:1786;\n最小使用质量（kg）:1370","12000","部20190299","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12000","部20170289","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量： 1400（kg），配套动力：36.8（kw），驱动型式：两轮轮式，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1050、1150/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U，转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡 机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-14/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","12000","部20170628","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-550E","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1400（kg），配套动力：40.5（kw），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1050、1150/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554，转向系型式：液压转向离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-14/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/ ，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","12000","部20170631","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR500A","功率:36.8KW(50马力 ）马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8KW(50马力 ）；驱动方式 ：两轮驱动 ；\n外廓尺寸(长×宽×高) : 3530mm×1630mm×2445mm ；\n轴距或履带接地长: 1810mm  ；\n轮距(前轮/后轮)或轨距: 1210mm、1310mm/1220mm、1320mm、1420mm； \n常用轮距(前轮/后轮):1210mm/1320mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 :有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙 : 390mm ；\n最小使用质量:1640 kg；标准配重(前/后):  90kg/120kg； \n最大配重(前/后) : 90kg/120kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行 / 8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 5/2/0 ；","12000","部20180947","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","形式：两轮驱动\n轴距:1860mm\n轮距(前轮/后轮):1260/1300\n外廓尺寸：3560×1600×2240\n最小使用质量:1525kg\n最大牵引力：11.8KN\t\n标定功率:36.8KW\n轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28","12000","苏农机（2017）第（0355）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC550T","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3480×1530×2350；轴距1850mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1635kg；标准配重（前/后）：64/100；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式 安全架；前照灯型号：WDT400.48.035；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：机械、蹄式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+4）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：滑移齿轮换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","12000","部20180876","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2轮式；外廓尺寸：3325×1495×2360 ；轴距1970mm；最小使用质量1580kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；两柱式安全架","12000","部20170267","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：40.5，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴，发动机型号：YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U，轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12000","部20170292","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","12000","部20170291","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3860×1620×2130（㎜）；功率：55马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1950（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1200～1500（常用1300）/1200～1500（常用1300）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：2260（㎏）；标准配重（前/后）:112/200（kg）","12000","豫2015140","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kW（50马力）；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3738×1495×2235；轴距（mm）：1860；轮距（前轮/后轮）（mm）：960、1100、1240、1300/960～1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：364（前桥底部）；最小使用质量（kg）：1430；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-28","12000","2017TJ038","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-550D","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3100×1400×2200（㎜）；功率：55马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1790（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调整/无级可调；最小使用质量：1400（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","12000","豫2016060","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2轮式；外廓尺寸：3350×1530×2060 ；轴距1930mm；最小使用质量1490kg；最大配重（前/后）：45kg/55kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架","12000","部20170269","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC500T","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2轮式；外廓尺寸：3500×1530×2100 ；轴距1930mm；最小使用质量1520kg；最大配重（前/后）：45kg/120kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架","12000","部20170268","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20171165","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博500H","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","12000","部20180665","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-500C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12000","部20170249","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-550C","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1560×2340，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：40.5，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴，发动机型号：YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U，轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12000","部20170263","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","12000","部20170265","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-500S","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1580，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12000","苏农机（2019）第（0059）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kW 马力：50马力 驱动方式：两轮驱动","12000","部20152845","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20171322","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH500-Y","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200mm×1330mm×2210mm、轴距：1550mm、轮距：900mm-1100mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：1825kg、最小离地间隙：270mm、动力输出轴功率：≥31.3kW、发动机标定功率：36.8kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥8.3kN","12000","部20190567","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH550-B1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3900mm×1750mm×2650mm、轴距：1950mm、轮距：1275mm、1310mm、1400mm/1285mm-1375mm、最小使用质量：2900kg、最小离地间隙：410mm、动力输出轴功率：≥43.8kW、发动机标定功率：40.5kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥12.5kN","12000","部20190568","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20171319","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：50马力","12000","豫2016025","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD500E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：50马力","12000","豫2017018","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1940，轮距(mm)：1110/1195，标定牵引力(n)：10000，最小使用质量(kg)：1500，外廓尺寸(mm)：3315×1510×2250","12000","部20180611","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1820，轮距(mm)：1200/1320，标定牵引力(n)：8500，最小使用质量(kg)：1545，外廓尺寸(mm)：3490×1520×2015","12000","部20152841","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：40.4kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：2000，轮距(mm)：1300/1310，标定牵引力(n)：9500，最小使用质量(kg)：1780，外廓尺寸(mm)：3535×1635×2020","12000","部20152843","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1820，轮距(mm)：1010/950，标定牵引力(n)：5500，最小使用质量(kg)：1240，外廓尺寸(mm)：3050×1285×1280","12000","部20152842","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：50马力","12000","豫2016072","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红550B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：50马力","12000","豫2016070","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1940，轮距(mm)：1110/1195，标定牵引力(n)：10000，最小使用质量(kg)：1520，外廓尺寸(mm)：3310×1510×2250","12000","部20180609","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰500E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1920，轮距(mm)：1135/1200，标定牵引力(n)：7000，最小使用质量(kg)：1565，外廓尺寸(mm)：3645×1540×2254","12000","部20190204","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK500G","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：两轮驱动","12000","部20171104","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3890×1600×2580，轴距（mm）：1966，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩套管/翻转辐板或轮辋，最小 离地间隙（mm）：375，最小使用质量（kg）：2210，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：31.3，额定牵引力（KN）：12.75，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28，简易驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。","12000","部20152821","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1730×2490，轴距（mm）：2090，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩套管/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：315，最小使用质量（kg）：2260，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：34.4，额定牵引力（KN）：13.5，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/13.6-28，简易驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。","12000","部20152816","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","上海向明农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH500S","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1850×2345（防翻架） 3350×1850×2345（驾驶室）、轴距：1908mm、轮距：1333mm、1433mm、1533mm/1350mm、1392mm、1502mm、最小使用质量：2060kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥32kW、发动机标定功率：37kW、发动机标定转速：2000r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥8.4kN","12000","部20190273","2023-12-31","通用类","上海市",""]
[1349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方600C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：44.1Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3570×1700×2300；轮距（前轮/后轮）：1150/1320;轴距：1900；轮距调整方式：有级调整/有级调整；最小使用质量kg：1750；标准配重(前/后)kg：50/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1、2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式；前驱动桥型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/12.4-28","13200","部20190346","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3810×1800×2700mm；最小使用质量：2500kg；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、湿式、盘式；离合器型式：干式、独立操纵双作用；变速箱型式：4×2×(2+1)组成式或4×3×(2+1)组成式（选装爬行档）；变速箱换挡方式：同步器换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；液压输出装置：简单液压输出或多路阀输出（2组）","13200","部20152674","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M600-B","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.2KW","13200","部20151982","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M600L-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.2KW","13200","部20151987","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF650","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：47.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2016）第（0394）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3550×1500×2480（至安全架顶）；轴距mm：1880；常用轮距(前轮/后轮）mm：1100/1240；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/无级可调；最小使用质量kg：1610；标准配重(前/后)kg：145/162；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：/；离合器型式：双作用；传动系动力输出轴离合器型式：双作用；传动系变速箱型式：4×2×（1+1）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮、啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16、6.00-16、6.50-16/11.2-24、11.2-28、12.4-28。","13200","部20180416","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：44.5kW；驱动方式：两轮驱动","13200","部20160717","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT600B","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：60马力，标定功率：44.1KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","13200","新2019155","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[1357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT600-D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3300×1390×2200；最小使用质量（kg）：1420；配套动力（kW）：44.2；PTO转速(r/min)：540/720；","13200","部20171760","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600-15","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×(1330-1600)×2330 .发动机与离合器联接方式：直联式","13200","新2016086","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2016）第（0393）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：47.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2016）第（0394）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：44kw；驱动方式：两轮驱动","13200","2015TJ589","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600M","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3515×1520×2675 .发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2019）第（0072）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600-16","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3525×1500×2475 .发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2019）第（0077）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600-15G","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3350×1440×2475 .发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2019）第（0075）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M600-A1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.1KW。","13200","部20160196","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT650","功率:47.8马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:47.8KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","13200","部20152921","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","13200","部20180670","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏600H","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","13200","部20180669","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：4×2两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3850×1840×2700（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长度（mm）：2000；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1350-1600/1400-1600；轮距(前轮/后轮)调整方式：可调/可调；最小离地间隙（mm）：430；最小使用质量（kg）：2400；前轴质量/后轴质量（kg）：1105/1295。","13200","部20151883","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF600L","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×2两轮驱动；","13200","2016TJ130","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171107","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171107","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600G","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171103","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","奥野600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 。","13200","部20171209","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3860×1635×2130（㎜）；功率：44.1（kw）；驱动型式: 两轮驱动；轴距：1950（㎜）；轮距（前/后）：1200～1500（常用1300）/1300～1500(常用1300）(mm);轮胎（前/后）：6.5-16/14.9-28；牵引力：12300（n）；最小使用质量2300（㎏）；最大配重（前/后）：112/200（㎏）","13200","豫2015155","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-600E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1400（kg），配套动力：44.1（kw），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1050、1150/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC-32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604，\t转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-14/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）\"","13200","部20170622","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-600C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3290*1610*2200；最小使用质量（kg）：1400；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥37.5","13200","部20190107","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3280*1340*2000；最小使用质量（kg）：1630；档位数（前进/倒退）：8/8/0. 8/2/0.16/8/0.12/12/0.8/4/0选装；动力输出轴功率（KW）：37.5","13200","部20152869","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3070*1530*2160；最小使用质量（kg）：1360；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥37.5","13200","部20190106","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×2轮式；","13200","部20160452","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK600-A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×2轮式；","13200","部20160452","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","形式：两轮驱动\n轴距:1900mm\n轮距(前轮/后轮):1260/1300mm\n外廓尺寸：3560×1600×2240\n最小使用质量:1525kg\n最大牵引力：12.2KN\t\n标定功率:45KW\n轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28","13200","苏农机（2017）第（0356）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171320","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH600-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3350mm×1300mm×2240mm、轴距：1670mm、轮距：900mm-1100mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：1950kg、最小离地间隙：275mm、动力输出轴功率：≥37.6kW、发动机标定功率：44.2kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥10kN","13200","部20190559","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW600-2","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3990mm*1655mm*2340mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：44.1kW（60马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TD60,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0005;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2008mm，6.最小使用质量:1970kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","13200","部20152897","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏600C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","13200","部20181290","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动型式：两轮驱动","13200","部20190276","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3400×1510×1450；轴距：1660（mm）；最小使用质量：1390 （kg）","13200","豫2015269","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3850×1650×2300，轴距（mm）：2040,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2120,最大配重（前/后）（kg）：144/360，档位数（前进/后退）：8/8，变速箱型式：（1+1）×4×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","13200","部2015748","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YC600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机4TD60功率44.1千瓦；两轮驱动前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式；大棚用；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 3200×1280×2120(至安全架顶) ；整机轴距或履带接地长 mm 1810 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：990/后轮：1050 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：990/后轮：1050 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 前轮不可调/后轮调节轮辋（可选） ；整机最小离地间隙 mm 250 ；整机最小使用质量 kg 1400 ；整机标准配重(前/后) kg 40/100 ；整机最大配重(前/后) kg 40/100","13200","苏农机（2018）第（0174）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-600C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:（3385-3443）*（1297-1375）*2370 整机质量（kg）:1540 配套动力（kw）:44.1  型式:4×2两轮驱动 用途:般农业用 轴距或履带接地长mm:1839～1897 轮距（前轮/后轮）或轨距mm:1050～1450/900～1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调节/调节轮幅 最小离地间隙mm:405 前轴质量/后轴质量kg:630/910 最大配重（前/后）kg:48/180","13200","部20152942","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田600G","功率:61马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：4×2两轮驱动，外廓尺寸（mm）：3525×1380×2127，轴距（mm）：1640,轮距（出厂mm）：960/1050，最小使用质量（kg）: 1400,最大配重（前/后）（kg）：48/100，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1)×2 组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720","13200","新2019037","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3475X1440X2285MM；驱动型式:4X2轮式；功率:60马力；轴距:1865MM；最小使用质量:1391KG；最大配重(前/后)47/26KG；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:904.46.001 两柱式,","13200","2017TJ001","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3995*1715*2550；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：44kw；轴距：2090mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1340/1365；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2445kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向  ；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵  ；驻车制动系形式：手动、机械制动  ；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：单片、干式、双作用  ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","13200","部20180627","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率:44.2KW,外廓尺寸3500*1650*2400mm，轴距1850mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1880kg，最大牵引力13.8kN.","13200","部20190476","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：44.1kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1920，轮距(mm)：1125/1205，标定牵引力(n)：10400，最小使用质量(kg)：1685，外廓尺寸(mm)：3630×1530×2200","13200","部20190624","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-650A","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：65马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3280*1340*2000；最小使用质量（kg）：1630；档位数（前进/倒退）：8/8；动力输出轴功率（KW）：40.7","13200","部20152870","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：2770*1615*2100；最小使用质量（kg）：1905；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；动力输出轴功率（KW）：37.5","13200","部20171584","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-650","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：65马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3770*1615*2100；最小使用质量（kg）：1905；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；动力输出轴功率（KW）：40.7","13200","部20171583","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3504mm（至前配重）×1495mm（常用轮距）×2280mm（消声器顶）×2395mm（至驾驶室顶），选装2490mm(至安全架顶）；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm（常用1250mm)，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)（无极可调）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1880kg（配驾驶室），1720kg（配安全架）；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室或安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","13200","苏农机（2017）第（0075）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃600D-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3400×1400（1300-1680）×1350方向盘（2100安全架）mm；轴距：1650mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮600-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1550kg。","13200","部20180269","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1600（1400-1780）×2200mm；轴距：1800mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：44.0kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1570kg。","13200","部20170354","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（安全架2100mm）；轴距：1730mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：44.0kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1550kg。","13200","部20170353","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500（1400-1780）×2200mm；轴距：1900mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮700-16/后轮12.4-28；最小使用质量：1630kg。","13200","部20180270","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW600-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2240mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动3.配套功率：44.1kW（60马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TD60,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0005;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2008mm，6.最小使用质量:2150kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","13200","部20152897","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M600-AA1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.1KW","13200","部20160196","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NA600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3410×1360×2100；\n驱动方式：两轮驱动;\n功率（KW）:44.2（国三）;\n轴距（mm）:1790;\n最小使用质量（kg）:1410","13200","部20190298","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TA600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3450×1400×2262；\n驱动方式：两轮驱动;\n功率（KW）:44.2（国三）;\n轴距（mm）:1925;\n最小使用质量（kg）:1563","13200","部20190301","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：60马力，标定功率：44.1KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","13200","新2019156","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[1410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","650","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3420×1530×2190； 最小使用质量（kg）:1470； 配套动力（kw）:47.8； 型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:1890； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1180、1190、1200/1145～1245 ；最小离地间隙（mm）:380 ；配重（最大）（kg）:42/64； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/12.4-24 ；发动机与离合器连接方式:直联 ；起动方式:电起动","13200","部20171737","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","650E","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3210×1310×1980 ；最小使用质量（kg）:1350； 配套动力（kw）:47.8；型式:两轮驱动； 轴距（mm）:1820； 轮距（前轮/后轮）（mm）: 970/970、1050 ；最小离地间隙（mm）:235； 配重（最大）（kg）:42/52； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/9.50-16 ；发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","13200","部20171735","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3450×1530×2180 ；最小使用质量（kg）:1460； 配套动力（kW）:44.1；型式:两轮驱动 ；轴距（mm）: 1890；轮距（前轮/后轮）（mm）:1180、1190、1200/1145～1245； 最小离地间隙（mm）:370； 配重（最大）（kg）:42/64 ；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.50-16/12.4-24； 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动","13200","部20171734","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","600E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3220×1310×2000； 最小使用质量（kg）:1330 ；配套动力（kw）:44.1 ；型式:两轮驱动； 轴距（mm）:1770；轮距（前轮/后轮）（mm）:970/970、1050； 最小离地间隙（mm）:235； 配重（最大）（kg）:42/52 ；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/9.50-16； 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动","13200","部20171733","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1500×2380；最小使用质量（kg）：1575；配套动力（kW）：44.2；PTO转速(r/min)：540/720；","13200","部20170738","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK600H","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×2两轮驱动；","13200","部20160451","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS600C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3470×1390×2420；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:44.1（国三）轴距（mm）:1850\n最小使用质量（kg）:1670","13200","部20170615","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3829×1850×2570（安全架）；3850×2010×2600（驾驶室）；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:44.1（国三）\n轴距（mm）:2044\n最小使用质量（kg）:2286（安全架）；2380（驾驶室）","13200","部20151831","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS650","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3829×1850×2570（安全架）；3850×2010×2600（驾驶室）；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:47.8（国三）\n轴距（mm）:2044\n最小使用质量（kg）:2286（安全架）；2380（驾驶室）","13200","部20151832","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ发动机（44.2kW）、0.96m轮距、单作用离合器、8+2挡、侧置变速、液压转向、前轮500-15、后轮950-24、加长机罩、前置油箱、加宽防撞器、单层后配重、高消声器、后视镜","13200","部20180123","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600G3","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3745×1710×2550（2555安全架机型） .发动机与离合器联接方式：直联式","13200","苏农机（2018）第（0306）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","洛柴4105国Ⅲ、 前轮7.50-16后轮14.9-30、8+2档、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","13200","部2015819","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1650×2350，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：44，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：A4K41T60-001，轴距（mm）：2016，最小使用质量（kg）：1970，配重（kg）(前/后)：108/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","13200","部20152045","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博600H","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","13200","部20180666","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-600FA","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：44.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z2，轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：1660，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：直齿（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","13200","苏农机（2019）第（0053）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：44.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z2，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/无，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","13200","苏农机（2019）第（0054）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC600T","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3480×1530×2350；轴距1850mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1635kg；标准配重（前/后）：64/100；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式 安全架；前照灯型号：WDT400.48.035；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：机械、蹄式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+4）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：滑移齿轮换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","13200","部20180875","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3100×1400×2200（㎜）；功率：60马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1790（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调整/无级可调；最小使用质量：1400（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","13200","豫2016059","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3860×1620×2130（㎜）；功率：60马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：1950（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1300～1500/1300～1500（常用1300）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：2300（㎏）；标准配重（前/后）:112/200（kg）","13200","部2015964","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3722×1494×2226；轴距（mm）：1880；轮距（前轮/后轮）（mm）：960、1100、1200、1300/960-1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：360（前桥油底壳底部）；最小使用质量（kg）：1482；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4TD60，功率（kW）：44.1；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-28","13200","2017TJ040","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-600E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1400（kg），配套动力：44.1（kw），驱动型式：两轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：950、1050、1150/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC-32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604，\t转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-14/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","13200","部20170627","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG600G","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171105","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG650G","功率:65马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：47.8kw/65马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171101","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红600E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：60马力","13200","新2018047","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK600G","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：两轮驱动","13200","部20171100","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：60马力","13200","豫2016024","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH600-E1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3350mm×1560mm×2500mm、轴距：1750mm、轮距：900mm-1200mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：1950kg、最小离地间隙：350mm、动力输出轴功率：≥37.6kW、发动机标定功率：44.2kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥10kN","13200","部20190569","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：44.2kW；驱动型式: 两轮驱动 ；整机外廓尺寸(长×宽×高)（ mm）: 3500×1550×2250；整机最小使用质量（kg）： 1560 ；轴距（mm）:1800；常用轮距（前轮/后轮）（mm）:1200/1200；最小离地间隙(mm)：400；轮胎型号（前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；整机最大配重(前/后)（kg）：60/60  ；整机档位数 （前进/倒退/爬行 ）： 8/2/0 ；  传动系变速箱型式 ： （4+1）×2机械组合式 ； 悬挂装置类别： 1类 ；动力输出轴转速 （r/min） :540/720  。","13200","苏农机（2017）第（0350）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：44kW；驱动型式：4×2轮式；整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 3880×1600×2380；整机最小使用质量（kg）： 2045 ；整机最大配重(前/后) （kg）： 160/180 ；整机档位数（前进/倒退/爬行） ： 12F/12R；工作装置悬挂装置类别： 1类；工作装置动力输出轴转速（ r/min）： 540/760 。","13200","部20170239","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M750-B","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：55.2KW","17300","部20160200","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3600×1500×2480（至安全架顶）；轴距mm：1930；常用轮距(前轮/后轮）mm：1100/1240；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/无级可调；最小使用质量kg：1650；标准配重(前/后)kg：145/162；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：/；离合器型式：双作用；传动系动力输出轴离合器型式：双作用；传动系变速箱型式：4×2×（1+1）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮、啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16、6.00-16、6.50-16/11.2-24、11.2-28、12.4-28。","17300","部20180414","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF700-15","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×1400×2400 .发动机与离合器联接方式：直联式","17300","苏农机（2019）第（0078）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：51.5kw；驱动方式：两轮驱动","17300","2016TJ019","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1500×2380；最小使用质量（kg）：1575；配套动力（kW）：51.5；PTO转速(r/min)：540/720；","17300","部20180425","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：52kW；驱动方式：两轮驱动","17300","豫2016205","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5(52) .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","17300","苏农机（2016）第（0395）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF750-9","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：55.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","17300","苏农机（2018）第（0035）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：70马力","17300","豫2018119","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3810×1800×2500mm；最小使用质量：2450kg；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、湿式、盘式；离合器型式：干式、独立操纵双作用；变速箱型式：4×2×(2+1)组成式或4×3×(2+1)组成式（选装爬行档）；变速箱换挡方式：同步器换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；液压输出装置：简单液压输出或多路阀输出（2组）","17300","部20152675","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M700-B","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kw","17300","部20171790","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M750-BA","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：55.2KW","17300","部20160200","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M700-BA","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kw","17300","部20171790","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M700-AA","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5","17300","部20171791","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK700-A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×2两轮驱动；","17300","部20151280","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×2两轮驱动；","17300","部20151280","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55.2KW/75马力；驱动方式：两轮驱动","17300","部20171331","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方700C","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：51.5Kw；整机形式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3850×1715×2800；轮距（前轮/后轮）：1150/1330;轴距：1900；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1945；标准配重(前/后)kg：100/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1、2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-16/12.4-28、11.2-32","17300","部20190345","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH700-2","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：51.5kw；驱动方式：两轮驱动","17300","部20180663","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：51.5kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1920，轮距(mm)：1150/1190，标定牵引力(n)：11500，最小使用质量(kg)：1965，外廓尺寸(mm)：3630×1525×2200","17300","部20190623","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3805X1610X2670MM；驱动型式:4X2轮式；功率:70马力；轴距:1975MM；最小使用质量:2027KG；最大配重(前/后)150/90KG；档位数(前进/倒退):12/12；变速箱型式:4X3X2平面组成式；驾驶室或安全架:904.46.001 两柱式；","17300","2017TJ002","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机YT4B4U23/0515E功率51.5千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退8个挡;直联式液压转向,动力输出轴半独立式;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距1400/1450mm;整机最小使用质量2390kg;整机档位数前进/倒退/爬行/8/8/0;整机起动方式/电起动;整机最大牵引力kN14.7;发动机型式直列、水冷、自然吸气、电控单体泵","17300","苏农机（2018）第（0495）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE700-1","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机YT4B4U23/0515E功率51.5千瓦;两轮驱动前进8个挡倒退8个挡;直联式液压转向,动力输出轴半独立式;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距1400/1450mm;整机最小使用质量2390kg;整机档位数前进/倒退/爬行/8/8/0;整机起动方式/电起动;整机最大牵引力kN14.7;发动机型式直列、水冷、自然吸气、电控单体泵","17300","苏农机（2018）第（0495）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN7501","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4480mm×1920mm×2800mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：56kW，（75马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：55.2kW）4.发动机型号：PHF4056ZL6B,（可选：LR4M5U22/0552E）, 制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），5.轴距：2375mm，6.最小使用质量:3715kg，7.最大配重:40×4kg/380kg，8.档位数:12/6/0，9.变速箱型式:3×2×(2+1)组成式，斜齿，常啮合圆柱齿轮、啮合套换档、有变速联锁机构；10.安全驾驶室","17300","部20160483","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[1463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW750-1","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4060mm*1929mm*2695mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：55.2kW(75马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4M5U23/0552E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0016;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2188mm，6.最小使用质量:2870kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","17300","部20151636","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW750-2","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4060mm*1929mm*2568mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：55.2kW(75马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4M5U23/0552E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0016;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2188mm，6.最小使用质量:2680kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","17300","部20151636","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M700-H（原：M700-E）","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5","17300","部20180920","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M750-D","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：55.2KW","17300","部20160202","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M700-A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5","17300","部20171791","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃700D","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（2100mm安全架）；轴距：1800mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮600-16/后轮13.8-20 选装：前轮600-16/后轮11.2-24；最小使用质量：1610kg。","17300","部20180275","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃700E","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500（1400-1780）×2200mm；轴距：1900mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮700-16/后轮12.4-28；最小使用质量：1630kg。","17300","部20180286","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3504mm（至前配重）×1495mm（常用轮距）×2280mm（消声器顶）×2490mm(至安全架顶），选装2395mm（至驾驶室顶）；轴距：1808mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm，后轮1210-1426mm，选装后轮1210-1660mm(无极可调)；常用轮距（前轮/后轮）：1250mm/1210mm，选装1250mm/1210mm(无极可调）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1720kg（配安全架），1880kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行挡：4/2/0（前进档）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮5.50-16/后轮11.2-28，选装后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","17300","苏农机（2018）第（0297）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm（至前配重架）×1820mm（常用轮距）×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2098mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm(常用1350mm)，后轮1300-1600mm(常用1400mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2100kg（配安全架），2320kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/其他：4×3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮14.9-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","17300","苏农机（2017）第（0076）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2540mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1285-1935mm；常用轮距（前轮/后轮）：1450mm/1420mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2710kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","17300","部2015849","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF700J","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2635mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1285-1935mm；常用轮距（前轮/后轮）：1450mm/1420mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2940kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","17300","部2015849","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2780kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","17300","部2015850","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF750J","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：3010kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","17300","部2015850","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-700B","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70马力；型式：两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3440*1635*2160；最小使用质量（kg）：1610；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0（8/8/0,16/4/0选装）；动力输出轴功率（KW）：44.2","17300","部20180846","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","17300","部20171848","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","17300","部20171848","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS700C","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3470×1530×2420；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:51.5（国三）\n轴距（mm）:1850\n最小使用质量（kg）:1670","17300","部20170614","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：55.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4040×1845×2400.发动机与离合器联接方式：直联式","17300","部20152904","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK700H","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×2两轮驱动；","17300","部20160453","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×2两轮驱动；","17300","部20151279","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3440×1720×2200； 最小使用质量（kg）:1950； 配套动力（kW）:51.5 ；驱动方式:两轮驱动 ；轴距（mm）:1860 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1170、1190、1200/1145～1245； 最小离地间隙（mm）:330； 标准配重（kg）:180/320； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式: (4+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-28 ；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动","17300","部20180685","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","700E","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3460×1630×2195 ；最小使用质量（kg）:1810； 配套动力（kW）:51.5 ；驱动方式:两轮驱动；轴距:1775； 轮距（前轮/后轮）（mm）:970/970、1150、1040 ；最小离地间隙（mm）:265； 标准配重（kg）:162/460 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式: (4+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-12/13.6-16 ；发动机与离合器联接方式:直联式； 起动方式:电起动","17300","部20180684","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK750-A","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×2两轮驱动；","17300","部20151279","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC750H","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：75马力；型式：两轮驱动；","17300","部20160454","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK750H","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×2两轮驱动；","17300","部20151261","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：55.2kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","17300","部20152044","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC700-A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3850×1670×2600；\n驱动方式：两轮驱动；\n功率（KW）:51.5（国三）；\n轴距（mm）:2040；\n最小使用质量（kg）:2220","17300","部20171124","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3850×2010×2600；\n驱动方式：两轮驱动；\n功率（KW）:51.5（国三）；\n轴距（mm）:2040；\n最小使用质量（kg）:2380","17300","部20171124","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2轮式；外廓尺寸：4000×1790×2100 ；轴距2090mm；最小使用质量2310kg；最大配重（前/后）：148kg/288kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12；采用4×3×（1+1）组成式变速箱；啮合套换挡；简易驾驶室","17300","部20170272","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1720×2420，驱动型式：4×2轮式 ，配套功率（kw）：51.5，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：A4K43T70，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2170，配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","17300","部20152046","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-700N","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3850×1620×2610，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：52，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/704，轴距（mm）：2000，最小使用质量（kg）：2060，配重（kg）(前/后)：,75/165，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：无","17300","苏农机（2019）第（0055）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：51.5KW/70马力；驱动方式：两轮驱动","17300","部20171344","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：51.5kw/70马力；驱动形式：两轮驱动","17300","部20171339","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH700-B2","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3550mm×1300mm×2400mm、轴距：1850mm、轮距：950mm-1310mm/1000mm-1375mm、最小使用质量：2300kg、最小离地间隙：310mm、动力输出轴功率：≥43.8kW、发动机标定功率：51.5kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥12.5kN","17300","部20190561","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH700-B1","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3900mm×1750mm×2650mm、轴距：1950mm、轮距：1275mm、1310mm/1285mm-1375mm、最小使用质量：2900kg、最小离地间隙：410mm、动力输出轴功率：≥43.8kW、发动机标定功率：51.5kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥12.5kN","17300","部20190560","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX750H","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：55.2KW/75马力；驱动方式：两轮驱动","17300","部20171318","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：70马力","17300","豫2016073","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","上海向明农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3943×1930×2394mm；驱动型式:两轮驱动；轴距：2142.5mm;最小使用质量：2400kg;档位数（前进/倒退）：前进8档/倒退2档；发动机标定转速：2400；动力输出轴功率（kw）：41.2；发动机标定功率：51.5kW;框架上最大提升力（kN）：14.1","17300","部20170947","2021-12-31","通用类","上海市",""]
[1501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1845×2800（高：2700配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","19400","苏农机（2016）第（0397）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1845×2800（高：2700配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","19400","苏农机（2016）第（0396）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF850-9","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","19400","苏农机（2018）第（0037）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3960×1686×2680；最小使用质量（kg）：2420；配套功率（kW）：59；PTO转速(r/min)：540/720；","19400","部20160628","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M800-D","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：59KW","19400","部20171788","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M800-A","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：59KW","19400","部20151983","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M800-DA","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：59KW","19400","部20171788","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL804;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3920×1680×2555；轴距或履带接地长mm：2065；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1260/1300；最小离地间隙：358mm；最小使用质量：2335kg；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；(1)发动机型号：YCD4T23T8-80A;生产厂：广西玉柴动力机械有限公司，进气方式：增压；气缸数：4；缸径×行程mm：102×118；标定功率：59kw，标定转速：2300r/min；空气滤清器型式：干式；起动机型号：1409E-PC；冷却方式：水冷；（2）发动机型号：LR4M5U22/0588E;生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司，进气方式：自然吸气；气缸数：4；缸径×行程mm：110×135；标定功率：58.8kw，标定转速：2200r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1408GM；冷却方式：水冷；（3）发动机型号：YD4EZ80C1;生产厂：扬动股份有限公司，进气方式：增压中冷；气缸数：4；缸径×行程mm：100×105；标定功率：58.8kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1409A；冷却方式：强制水冷；排气管消声器重量（含消声腔）：4.7kg；燃油箱容积：60L；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：独立机械手制动；传动系前驱动桥型式\n：旱地型；传动系离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：（1＋1）×4×3组成式；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/12.4-28；","19400","部20180833","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[1509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：两轮驱动；标定功率：62.5kW；发动机型号YCD4J23T8-85A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：6.5-20/16.9-34,轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1580/1600-1650（mm），最小离地间隙：470mm,最小使用质量kg：3500","19400","部20160715","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX800H","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：两轮驱动","19400","部20171335","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：两轮驱动","19400","部20171326","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：62.5KW/85马力；驱动方式：两轮驱动","19400","部20171312","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-800A","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3530*1435*2240；最小使用质量（kg）：1655；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0（8/8/0,16/4/0选装）；动力输出轴功率（KW）：50","19400","部20180845","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-800FA","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：58.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DWU1，轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：1660，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：直齿（4+1）×2组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：无","19400","苏农机（2019）第（0162）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：58.8kw/80马力；驱动形式：两轮驱动","19400","部20160172","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK800-1","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：58.8kw/80马力；驱动形式：两轮驱动","19400","部20160172","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH800B","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：58.8kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","19400","部20152716","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN8001","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4480mm×1920mm×2800mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：59kW，(80马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：58.8kW）；4.发动机型号：PHF4059ZL6B, （可选：LR4M5U23/0588E），制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），5.轴距：2375mm，6.最小使用质量:3715kg，7.最大配重:40×4kg/380kg，8.档位数:12/6/0，9.变速箱型式:3×2×(2+1)组成式，斜齿，常啮合圆柱齿轮、啮合套换档、有变速联锁机构，10.安全驾驶室","19400","部20160484","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[1519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW850-1","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4060mm*1981mm*2720mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：62.5kW (85马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4V5U23/0625E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0002;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2188mm，6.最小使用质量:2900kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","19400","部2015871","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW850-2","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4060mm*1981mm*2608mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：62.5kW (85马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4V5U23/0625E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0002;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3190kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","19400","部2015871","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3990*1715*2645；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：58.8kw；轴距：2085mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1285/1315；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2452kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式: 前轮液压转向；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡  ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11-32","19400","部20180629","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：58.8kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1920，轮距(mm)：1100/1150，标定牵引力(n)：11500，最小使用质量(kg)：2140，外廓尺寸(mm)：3680×1525×2200","19400","部20190626","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2780kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","19400","部2015851","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2960kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","19400","部20152151","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF850J","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：3190kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","19400","部20152151","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF800J","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：3010kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","19400","部2015851","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm（至前配重架）×1820mm（常用轮距）×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2098mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1250-1550mm，后轮1300-1600mm；常用轮距（前轮/后轮）：1350mm/1400mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2300kg（配安全架），2520kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架,选装安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮14.9-28，选装后轮14.9-24或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","19400","苏农机（2017）第（0309）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M850-DA","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：62.5KW","19400","部20151984","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃800D","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1400（1300-1680）×1420mm方向盘（2100mm安全架）；轴距：1865mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：58.8kW；轮胎型号：前轮600-16/后轮11.2-24 选装：前轮600-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1610kg。","19400","部20180272","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃800E","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1400×1350mm；轴距：1800mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前60kg/后60kg；发动机标定功率：58.8kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1610kg。","19400","新2019118","2024-04-10","通用类","山东省",""]
[1531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN8501","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4480mm×1920mm×2800mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：63kW，（85马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：62.5kW）4.发动机型号：PHF4063ZL5B, （可选：LR4V5U23/0625E）;制造商:华丰动力股份有限公司（可选：一拖（洛阳）柴油机有限公司），5.轴距：2375mm，6.最小使用质量:3715kg，7.最大配重:40×4kg/380kg，8.档位数:12/6/0，9.变速箱型式:3×2×(2+1)组成式，斜齿，常啮合圆柱齿轮、啮合套换档、有变速联锁机构，10.安全驾驶室","19400","部20160482","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[1532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5","19400","部20180726","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：58.8kW；驱动方式：两轮驱动","19400","部20160185","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×2两轮驱动；","19400","部20151250","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×2两轮驱动；","19400","部20151257","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK800-A","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×2两轮驱动；","19400","部20151257","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC800-A","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×2两轮驱动；","19400","部20151250","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC800-A1","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：两轮驱动；","19400","2017TJ728","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC800-1","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；型式：两轮驱动；","19400","2017TJ728","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-800B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）3940×1740×2755(驾驶室）2650（安全架），驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：58.8，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/803，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2480（安全架）、2635（驾驶室），配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","19400","苏农机（2019）第（0052）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF800-9","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","19400","苏农机（2018）第（0038）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF850-6","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","19400","苏农机（2018）第（0033）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS800Ⅲ","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4295×2080×2770；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:59或选装58.8（国三）\n轴距（mm）:2240\n最小使用质量（kg）:3500","19400","部20151833","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF800B","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","19400","部20171849","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（760/1000 ）、双强压升降提升器、吊挂式踏板、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","19400","部2015821","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF800C","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮750-16、后轮14.9-30、侧置变速、10+10梭式换挡、双速输出(540/760）、吊挂式离合、制动踏板、独立双作用离合器 不带前后配重","19400","部20171847","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出 （760/1000 ）、双强压升降提升器、吊挂式踏板、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","19400","部2015822","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000 ）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","19400","部20171849","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-850","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4300×2350×2960，驱动型式：4×2轮式 ，配套功率（kw）：62.5，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC4B95Z-T20，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3610，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：组成式4×（2+1）×2，机架型式：无架式，驾驶室：无","19400","部20152047","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC800B","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3960×1980×2700；轴距2060 mm；常用轮距（前轮/后轮）：1400/1500；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：2550kg；标准配重（前/后）：144/180；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全架；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：三片油浴盘式制动器；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-30","19400","部20180870","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC800D","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3480×1530×2350；轴距1850mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1635kg；标准配重（前/后）：64/100；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式 安全架；前照灯型号：WDT400.48.035；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：机械、蹄式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+4）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：滑移齿轮换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","19400","部20180877","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3600×1500×2480（至安全架顶）；轴距mm：1930；常用轮距(前轮/后轮）mm：1100/1240；轮距(前轮/后轮)调整方式：多级可调/无级可调；最小使用质量kg：1650；标准配重(前/后)kg：160/200；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：/；离合器型式：双作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮、啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/12.4-28。","19400","部20190636","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红800E","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：80马力","19400","新2019070","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[1554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-800P","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8","19400","部20171701","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX850H","功率:85马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：62.5KW/85马力；驱动方式：两轮驱动","19400","部20171325","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH800-B2","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3550mm×1300mm×2400mm、轴距：1850mm、轮距：950mm-1310mm/1000mm-1375mm、最小使用质量：2300kg、最小离地间隙：310mm、动力输出轴功率：≥50.15kW、发动机标定功率：59kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥14.2kN","19400","部20190563","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH800-B","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3950mm×1850mm×2500mm、轴距：1970mm、轮距：1275mm、1310mm/1000mm-1400mm、最小使用质量：2500kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥50.15kW、发动机标定功率：59kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥14.2kN","19400","部20190562","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M900-DA","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW","22300","部20151985","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT904A","功率:66.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:66.2kW","22300","部20190280","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[1560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT904A-1","功率:66.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:66.2kW","22300","部20190280","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[1561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M900-D","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW","22300","部20151985","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：两轮驱动","22300","部20171581","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","22300","苏农机（2016）第（0399）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG950B","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3590kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20，选装6.50-20/后轮16.9-34，选装14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22300","部20152340","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG950BJ","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3850kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20，选装6.50-20/后轮16.9-34，选装14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22300","部20152340","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：70 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","22300","苏农机（2016）第（0400）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF900-2","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1980×2900（高：2700配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","22300","苏农机（2016）第（0398）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","22300","部20152717","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD900A","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：66.2；驱动方式：两轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A105-T310、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4A3ZU23/0662E、常柴股份有限公司4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4610×2130×2800（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；最小使用质量(kg)：3580（带安全架）/3850（带驾驶室）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：直齿4×3×（1+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","22300","苏农机（2017）第（0433）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）;66.2;发动机型号：YC4B105Z-T20;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：6.5-20/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；选装发动机型号:LR4V5-23","22300","部20151865","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM900-2","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151263","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","90马力、功率:66.2KW、\"东方红\"系列LR4V5U23/0662E国三发动机、两轮驱动","22300","部20160487","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS900-1","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)MM:4430×1980×2590；轴距mm:2345；轮距(前轮/后轮):1572～1808/1532～1830；轮距调整方式(前轮/后轮):前轮辐板/后轮辐板、轮缘调整轮距；最小离地间隙mm:420(前桥)；最小使用质量kg:2850；前轴质量/后轴质量kg:1380/1470；发动机与离合器的联接方式：直联；功率：66.2kw。","22300","部20151621","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-900P","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2","22300","苏农机（2015）第（0110）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2750；最小使用质量（kg）：3250；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：59.4","22300","部2015777","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：两轮驱动","22300","部20171330","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX900H","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：两轮驱动","22300","部20171334","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：两轮驱动；标定功率：67kW；发动机型号YCD4J23T8-90A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：6.5-20/16.9-34, 轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1580/1600-1650（mm），最小离地间隙：470mm,最小使用质量kg：3500","22300","部20160714","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000 ）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","22300","部2015823","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF900B","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","洛柴LR4V5U22/0662E国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、侧置变速、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、不带前后配重","22300","部20160164","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","洛柴LR4B3ZU23/0700E国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000 ）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","22300","部2015824","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4005*1705*2660；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；轴距：2055mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1280/1390；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2424kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","22300","部20180628","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：95马力；驱动方式：两轮驱动","22300","部20170311","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：70kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2085×2950；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3720 （kg）","22300","部20160748","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：66.2kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2110×2680；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3500 （kg）","22300","部2015959","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT950","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:70KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","22300","部20152922","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA950-1","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4700mm×1980mm×2800mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：70kW，（95马力，排放标准：国Ⅲ），4.发动机型号：PHF4070ZL6B,（可选：LR4B3ZU23/0700E）， 制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），5.轴距：2375mm，6.最小使用质量:3715kg，7.最大配重:40×4kg/380kg，8.档位数:12/6，9.变速箱型式:啮合套换档、有变速联锁机构，10.安全驾驶室","22300","部20170325","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA900-1","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4700mm×1980mm×2800mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：67kW，（90马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：66.2kW）4.发动机型号：PHF4067ZL5B, （可选：LR4V5U23/0662E），制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），5.轴距：2375mm，6.最小使用质量:3715kg，7.最大配重:40×4kg/380kg，8.档位数:12/6，9.变速箱型式:啮合套换档、有变速联锁机构，10.安全驾驶室","22300","部20170326","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M950KR","功率:96.288马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70.8kW；驱动方式：两轮驱动","22300","部20171136","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M900-Y（原：M900-B）","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW","22300","部20171732","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF900J","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：3190kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22300","部20152152","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2960kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22300","部20152152","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG900B","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3590kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20，选装6.50-20/后轮16.9-34，选装14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22300","部20152339","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG900BJ","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3850kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20，选装6.50-20/后轮16.9-34，选装14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22300","部20152339","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4060×1910×2760mm；轴距：2273mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前240kg/后540kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮6.50-20/后轮14.9-30；最小使用质量：3075kg。","22300","部20160155","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4593×2140×2750mm；轴距：2195mm；轮距（前轮/后轮）：1345、1445、1545（出厂）、1685/ 1645（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：470mm；最小使用质量：3550kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:66.2kW；驱动方式：两轮驱动","22300","部20171803","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2750；最小使用质量（kg）：3250；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：56.2","22300","部2015776","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS900Ⅲ","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4295×2080×2770；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:66.2（国三）\n轴距（mm）:2240\n最小使用质量（kg）:3500","22300","部20151834","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF900-6","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","22300","苏农机（2018）第（0032）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF950-6","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：70 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","22300","苏农机（2018）第（0031）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC900-1","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：两轮驱动；","22300","2017TJ729","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC900-A1","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：两轮驱动；","22300","2017TJ729","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC900-A","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151260","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC950-A","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151259","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151259","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151260","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM900-A2","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151263","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM950","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151256","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM950-A","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×2两轮驱动；","22300","部20151256","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC900B","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：3960×1980×2700；轴距2060 mm；常用轮距（前轮/后轮）：1400/1500；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：2550kg；标准配重（前/后）：144/180；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全架；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：三片油浴盘式制动器；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-30","22300","部20180869","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-900B","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1740×2800(驾驶室）2600（安全架），驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：66.2，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/903，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2500（安全架）、2660（驾驶室），配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","22300","苏农机（2019）第（0051）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","\"外廓尺寸（长*宽*高mm）：4300×2350×2960，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：66，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC4B105Z-T20，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3610，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无\n\"","22300","部20152048","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH900-B","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3950mm×1770mm×2550mm、轴距：2000mm、轮距：1275mm、1310mm/1000mm-1400mm、最小使用质量：3150kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥56.3kW、发动机标定功率：66.2kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥15.9kN","22300","部20190564","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：两轮驱动","22300","部20171309","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：90马力","22300","豫2016012","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD5-950-2","功率:95马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9","22300","部20171301","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","24000","苏农机（2016）第（0401）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：73.5kW（100马力）；驱动方式：两轮驱动","24000","部20152653","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×2995mm（至驾驶室顶），选装2858mm（至安全架顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4370kg（配驾驶室），4100kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20,选装6.50-20/后轮16.9-34，选装16.9-30或14.9-30或16.9-34PR或13.6-38PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","苏农机（2016）第（0533）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1000B","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3590kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","部20152154","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1000BJ","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3850kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","部20152154","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×2995mm（至驾驶室顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4370kg；最大配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20,选装6.50-20/后轮16.9-34，选装16.9-30或14.9-30或16.9-34PR或13.6-38PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","部20160683","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1100B","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3600kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","部20152153","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1100BJ","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550-1850mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1650mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3860kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","部20152153","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：两轮驱动","24000","苏农机（2017）第（0427）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1150","功率:115马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：115马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171590","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：73.5kW/73.6kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20160186","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：两轮驱动","24000","豫2016209","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1000-6","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","24000","苏农机（2018）第（0030）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1000-2","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1980×2900（2700安全架机型）.发动机与离合器联接方式：直联式","24000","苏农机（2016）第（0336）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440（长：4784配置六缸）×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","24000","苏农机（2016）第（0404）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6","24000","部20180727","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4784×2100×2910 .发动机与离合器联接方式：直联式","24000","部20152907","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：81kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部2015961","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：两轮驱动","24000","豫2016206","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1200-XP","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","24000","部20171728","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2775；驱动形式：两轮驱动；标定功率：81kW;发动机型号YCD4J33T6-110；档位数：前进16/倒退8；前后轮胎：6.5-20/16.9-34, 轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1580/1600-1650（mm），最小离地间隙：470mm,最小使用质量kg：3890","24000","部2015960","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1300D-1","功率:95.6马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:95.6KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","24000","部20170341","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1200","功率:88.2马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:88.2KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","24000","部20170337","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1300D","功率:95.6马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:95.6KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","24000","部20170341","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1000-1","功率:73.5马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:73.5KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","24000","部20170336","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1200-1","功率:88.2马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:88.2KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","24000","部20170337","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1200-X","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","24000","部20171730","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1200-DA1（原：M1200-DA）","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW。","24000","部20160043","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1000-DA","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5。","24000","部20171792","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1000","功率:73.5马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:73.5KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:两轮驱动.","24000","部20170336","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1300-D","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","24000","部20160049","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1200-DSA","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","24000","部20160045","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1500-D","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：110.3","24000","部20180826","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1100-X","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW。","24000","部20171726","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1400-A","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：两轮驱动；国三排放标准","24000","部20181263","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：两轮驱动；国三排放标准","24000","2016TJ598","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1、标准配置：型式：两轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4800mm×2080mm×3000mm 轴距：2600mm最小使用质量：3880kg 标定功率：97.5kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：97.5kW 驱动方式：两轮驱动","24000","2017TJ241","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1000-D","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5","24000","部20171792","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：两轮驱动；标定功率：73.6kW；发动机型号YCD4J23T8-100A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：6.5-20/16.9-34 轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1580/1600-1650（mm），最小离地间隙：470mm,最小使用质量kg：3500","24000","部20160713","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5","24000","部2015834","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1300B","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率（KW）：95.6；驱动方式：两轮驱动；配套发动机型号：：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/0956E/广西玉柴机器股份有限公司YC6J155-T301/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G130E311（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2300/2300/2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2552,最小使用质量(kg)：3880（带安全架）/4180（带驾驶室）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","苏农机（2018）第（0456）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171324","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20190366","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；标定功率（kW）：95.6。","24000","部20180620","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：73.6kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1935，轮距(mm)：1280/1290，标定牵引力(n)：19000，最小使用质量(kg)：2680，外廓尺寸(mm)：3980×1700×2480","24000","部20190622","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-1200A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2","24000","部20170247","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1000-1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）4430×1980×2590mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：1572-1808/1532-1830mm；最小离地间隙：420mm（前桥）；最小使用质量：2850KG；档位数（前进/后退）：12/12；最大配重质量(前/后)：400/180KG；前/后轴质量：1380/1470KG；功率：73.5kw。","24000","部20151622","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1100-D1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","24000","部20160127","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1100-DA1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","24000","部20160127","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1000-A1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5","24000","部20180603","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1000-X","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5KW","24000","部20171725","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1400-FA","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：140马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","2017TJ314","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ732","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-F1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ733","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-FA1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ733","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1100-A1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ731","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1200-A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170485","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1200-FA","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170743","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1200-F","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170743","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170482","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1400-F","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：140马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","2017TJ314","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1100-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ731","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-A1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ732","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1300-FA","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170481","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1100-A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170482","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170485","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1300-F","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170481","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM1000-A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151262","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151262","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1400-DA","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW","24000","部20160051","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1100-XP","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","24000","部20171729","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1100-DSA","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","24000","部20160307","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）;73.5;发动机型号：LR4B3ZU22/0735E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：6.5-20/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","24000","部20160485","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1000C","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","配套动力：73.5kW；驱动方式：两轮驱动；发动机型号：一拖LR4B3ZU23/0735E/玉柴YC4A110-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4215×1990×2550（至排气管）/2580（至安全架顶）；整机使用质量（kg）：3050；轴距（mm）：2310；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱形式：（5+5）×2行星副变速组成式；轮胎型号：6.5-20/14.9-30（选装6.5-20/11-32或6.5-20/14.9-30水田轮胎）。","24000","苏农机（2015）第（0089）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1200B","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","配套动力：88.2/88.3kW；驱动方式：两轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3ZU23/0882E/玉柴YC6J140-T301/天利动力6M1-120U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3880（带安全架）/4180（带驾驶室）；轴距（mm）：2552；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：7.5-20/16.9-34。","24000","苏农机（2017）第（0072）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","配套动力：103/103/102.9kW；驱动方式：两轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3LU23/1030E/潍柴WP6G140E330/玉柴YC6J165-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2670；整机使用质量（kg）：4155；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用离合器；变速箱形式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；轮胎型号：7.5-20/18.4-38。","24000","苏农机（2017）第（0073）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","配套动力：81kW；驱动方式：两轮驱动；发动机型号：玉柴YC4A110-T311/安徽天利4M4-110U33/常柴4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4440×2130×2770（至排气管）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3350（不带驾驶室）/3650（带驾驶室）；轴距（mm）：2207；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作、双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号：7.5-20/16.9-34。","24000","部20171694","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","配套动力：73.5kW；驱动方式：两轮驱动；发动机型号：常柴4H11/一拖LR4B3ZU23/0735E/玉柴YC4A110-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4300×2080×2650（至排气管）/2870（至安全架顶）；整机使用质量（kg）：3350；轴距（mm）：2207；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作、双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号：7.5-20/16.9-34。","24000","部20152755","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）;81;发动机型号：LR4M5ZU23/0810E;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：6.5-20/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","24000","豫2016134","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20180302","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3920×2100×2620（㎜）；功率：73.5（kw）;驱动型式: 两轮驱动；轴距：2200（㎜）；轮距（前/后）：1385～1610/1620～2020(mm);轮胎（前/后）：6.5-20/16.9-34；牵引力：19300（n）；最小使用质量3770（㎏）；最大配重（前/后）：220/320（㎏）","24000","豫2016038","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4300×2100×2820（㎜）；功率：81（kw）;驱动型式: 两轮驱动；轴距：2490（㎜）；轮距（前/后）：1385～1685/1620～2020(mm);轮胎（前/后）：6.5-20/16.9-34；牵引力：21300（n）；最小使用质量3980（㎏）；最大配重（前/后）：220/320（㎏）","24000","豫2015151","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1000","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×2两轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）4430×1980×2590mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：1572-1808/1532-1830mm；最小离地间隙：420mm（前桥）；最小使用质量：2850KG；档位数（前进/后退）：12/12；最大配重质量(前/后)：400/180KG；前/后轴质量：1380/1470KG；功率：73.5kw。","24000","部20151622","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4785mm×2070mm×2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：95.6kW（130马力，排放标准：国Ⅲ）（选装：96kW）,4.发动机型号: LR6A3ZU23/0956E; (选装：PHF6096Z6A)，发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 10 0012,（选装：发动机型式核准证书号: CN FC G3 0999 04 0009），制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司（选装：华丰动力股份有限公司），5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:3760kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10.安全驾驶室","24000","部20152901","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1300-2","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4785mm×2070mm×2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：95.6kW（130马力，排放标准：国Ⅲ）（选装：96kW）,4.发动机型号: LR6A3ZU23/0956E; (选装：PHF6096Z6A)，发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 10 0012,（选装：发动机型式核准证书号: CN FC G3 0999 04 0009），制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司（选装：华丰动力股份有限公司），5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:3510kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10.安全架","24000","部20152901","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1000-1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：74kW(100马力)（选装：73.5 kW），4.发动机型号：PHF4074ZL6B（选装：LR4B3ZU23/0735E）, 制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2192mm，6.最小使用质量:3590kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全驾驶室","24000","部20170382","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1000-2","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式: 4×2两轮驱动，3.配套功率：74kW(100马力)（选装：73.5 kW），4.发动机型号：PHF4074ZL6B（选装：LR4B3ZU23/0735E）, 制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2192mm，6.最小使用质量:3340kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全架","24000","部20170382","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式:两轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×3000,轴距2580MM,最小使用质量4250KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","24000","部20180483","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[1705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：140马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171163","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：81kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2110×2900（消声器）3040安全架；轴距：2500（mm）；最小使用质量：3670 （kg）","24000","豫2018114","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：73.5kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2085×2950；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3720 （kg）","24000","部20160747","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：120马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20180538","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率73.5千瓦;两轮驱动(16+8)变速箱;双作用;直接联接;动力输出轴独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4369×2160(2050~2450)×2865;整机轴距或履带接地长mm2195;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1385~1685/1620~2020;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1385/1620;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/调节轮幅;整机最小离地间隙mm460;整机最小使用质量kg3890;整机标准配重(前/后)kg320/320;整机最大配重(前/后)kg400/320","24000","苏农机（2018）第（0497）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5100*2110*3040；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：110.3kw；轴距：2600mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1505/1650；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量4450kg；标准配重（前/后）:650/330kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：（2+1）×2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室，生产厂：山东山拖凯泰农业装备有限公司；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、液压操纵；驻车制动系形式： 手动、机械制动  ；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-20/16.9-34","24000","部20180466","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):4510X2380X3054MM；驱动型式:4X2轮式；功率:100马力；轴距:2200MM；最小使用质量:3759KG；最大配重(前/后)440/460KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；变速箱型式:4X(2+1)X2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式,发动机标定功率:73.5KW","24000","2017TJ003","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5090*2110*3040；驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：103kw；轴距：2600mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1505/1650；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量4450kg；标准配重（前/后）:650/330kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：（2+1）×2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室，生产厂：山东山拖凯泰农业装备有限公司；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、液压操纵；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：/ ；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","24000","部20180467","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4450×2130×3040 ；最小使用质量（kg）:3900； 配套动力（kW）:73.5；型式:两轮驱动； 轴距（mm）:2200； 轮距（mm）:1520（1420、1620、1720）/1720（1680~1840） 最小离地间隙（mm）:380 ；配重（前/后）（kg）:230/320 ；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动； 安全架型式:两柱式； 转向系型式:液压助力 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式； 轮胎型号:7.50-20/16.9-34。","24000","部20170645","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2750；最小使用质量（kg）：3250；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：62.5","24000","部2015778","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4*2两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2750；最小使用质量（kg）：3400；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：68.9","24000","部20171582","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4460×2140×3050 ；最小使用质量（kg）:3910 ；配套动力（kW）:81 ；型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:2210； 轮距（mm）:1520；（1420、1620、1720）/1720（1680~1840）； 最小离地间隙（mm）:390； 配重（前/后）（kg）:230/320 ；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动 ；驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 ；离合器型式:干式单作用 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式； 轮胎型号:7.50-20/16.9-34","24000","部20170642","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4710×2150×3060 ；最小使用质量（kg）:4090； 配套动力（kw）:95.6 ；型式:两轮驱动； 轴距（mm）:2510 ；轮距（mm）:1520（1420、1620、1720）/1720（1680~1840）； 最小离地间隙（mm）:490 ；配重（前/后）（kg）:230/320 ；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 ；驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室 ；转向系型式:液压助力； 变速箱型式:4*（2+1）*2组成式； 轮胎型号:7.50-20/16.9-34。","24000","部20170643","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1300-E","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率(KW)：95.6KW","24000","部20180509","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1100-E","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率(KW)：81KW","24000","部20180859","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1300-D","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率(KW)：95.6KW","24000","部20190602","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1400-E","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率(KW)：103KW","24000","部20180860","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1100-Ⅲ","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2950mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1385、1485、1585（出厂）、1685/1620（出厂）~2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：4050kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:81kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20160059","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1000B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4150×1945×2660（驾驶室）、4150×1945×2650（安全架）mm；轴距：2300mm；轮距（前轮/后轮）：1400、1500、1550/1320、1420、1520、1620、1720、1820mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：3300（驾驶室）、3200（安全架）kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：10/10/0；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171564","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1300D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2150×2910（驾驶室）4880×2150×2900（安全架）mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1580、1680/1660-2060mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：350mm；最小使用质量：4450（驾驶室）4350（安全架）kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：95.6kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171565","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4593×2140×2750mm；轴距：2195mm；轮距（前轮/后轮）：1345、1445、1545（出厂）、1685/1645（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：470mm；最小使用质量：3800kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:81kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171801","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4593×2140×2750mm；轴距：2195mm；轮距（前轮/后轮）：1345、1445、1545（出厂）、1685/ 1645（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：470mm；最小使用质量：3700kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/12；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:73.5kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171802","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×1986×2760mm；轴距：2195mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前310kg/后440kg；发动机标定功率：88.2kW；轮胎型号：前轮6.5-20/后轮14.9-30；最小使用质量：3800kg。","24000","部20160160","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1200-Ⅲ","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","\"外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2950mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1385、1485、1585（出厂）、1685/1620（出厂）、1720、1820、1920、2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：\n4050kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动\"","24000","部20160060","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1200-Ⅱ","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2900mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1385、1485、1585（出厂）、1685/1620（出厂）、1720、1820、1920、2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：\n3800kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：108/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动\"","24000","部20160060","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1100-Ⅱ","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2900mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1385、1485、1585（出厂）、1685/1620（出厂）~2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：3800kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:81kW；驱动方式：两轮驱动","24000","部20160059","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2960kg(配安全架），3190kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/其他：（1+1）×（4×3），选装（1+1）×（4×3）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","苏农机（2017）第（0077）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1000A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4355mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2226mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2980kg(配安全架），3210kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后)：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/其他：（1+1）×（4×3），选装（1+1）×（4×3）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","部20170683","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2960kg(配安全架），3190kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2，选装4/3/2/2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34，选装后轮11-32PR或14.9-30PR或16.9-30PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","苏农机（2018）第（0001）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2161mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1350-1650mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2960kg(配安全架），3190kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2，选装4/3/2/2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-20/后轮16.9-34，选装后轮11-32PR或14.9-30PR或16.9-30PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","24000","苏农机（2018）第（0002）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：73.5kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2110×2680；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3500（kg）","24000","部2015971","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：81kW；驱动方式:两轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2110×2900；轴距：2500mm；最小使用质量：3670（kg）","24000","部2015972","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1200-U（原：M1200-A）","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","24000","部20171598","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1200-U1（原：M1200-A1）","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","24000","部20171599","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1300-U（原：M1300-A）","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","24000","部20171723","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1300-U1（原：M1300-A1）","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","24000","部20171731","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1100-U（原：M1100-A）","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81","24000","部20180599","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1300-X","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","24000","部20171722","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1743,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1000-XP","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5KW","24000","部20171724","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1744,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1300-XP","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","24000","部20171720","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1745,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1600-D","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：117.6KW。","24000","部20190221","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1746,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1300-DA","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","24000","部20160049","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1747,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1000-A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5","24000","部20180600","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1748,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA1000-2","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4480mm×1920mm×2630mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：74kW;（100马力，排放标准：国Ⅲ）(可选73.5kW)，4.发动机型号：PHF4074ZL6B, 发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0003（可选：LR4B3ZU23/0735E, 发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 09 0007），制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），5.轴距:2360mm,6.最小使用质量:3510kg，7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位数:12/6/0,9.变速箱型式:啮合套换档,10.框架式安全架","24000","部20171655","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1749,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1100-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2070mm×2895mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：81kW(110马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: LR4M5ZU23/0810E,（选装：PHF4081ZL6A）,发动机型式核准证书号:CN FC G3 0669 07 0005,（选装：CN FC G3 0999 01 0003），制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司（选装:华丰动力股份有限公司），5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3590kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全驾驶室","24000","部20152899","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1750,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1100-2","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×20706mm×2895mm，2.驱动型式: 4×2两轮驱动，3.配套功率：81kW(110马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: LR4M5ZU23/0810E,（选装：PHF4081ZL6A）,发动机型式核准证书号:CN FC G3 0669 07 0005,（选装：CN FC G3 0999 01 0003），制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司（选装:华丰动力股份有限公司），5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3340kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全架","24000","部20152899","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1751,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1000-Y（原：M1000-B）","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5KW","24000","部20171721","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1752,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4685mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式:4×2两轮驱动，3.配套功率：89kW（120马力）（选装：88.2kW），4.发动机型号：PHF6089Z6A（选装：LR6M5U23/0882E），制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2506mm，6.最小使用质量:3760kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全驾驶室","24000","部20170383","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1753,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1200-2","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4685mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式: 4×2两轮驱动，3.配套功率：89kW（120马力）（选装：88.2kW），4.发动机型号：PHF6089Z6A（选装：LR6M5U23/0882E），制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2506mm，6.最小使用质量:3510kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全架","24000","部20170383","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1754,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1000D","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4160×2000×2900mm；轴距：2273mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前310kg/后540kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮7.5-20/后轮16.9-34；最小使用质量：3300kg。","24000","部20180273","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1755,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4160×2000×2900mm；轴距：2273mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前310kg/后540kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮7.5-20/后轮16.9-34；最小使用质量：3450kg。","24000","部20180273","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1756,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1200-D1（原：M1200-D）","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","24000","部20160043","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1757,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1100-U1（原：M1100-A1）","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81","24000","部20180601","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1758,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1300A","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4440×1920×2900；最小使用质量（kg）:3670kg； 配套动力（kw）:95.6；型式:两轮驱动； 轴距（mm）: 2270； 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1420、1520、1620/1510、1710； 最小离地间隙（mm）:445；配 重（最大）（kg）: 220/164； 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 ；变速箱型式 :5×(1+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-20/16.9-34；发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动","24000","部20180838","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1759,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4460×1920×2910 ；最小使用质量（kg）:3080； 配套动力（kw）:81 ；型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:2260； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1420、1520/1510、1710 ；最小离地间隙（mm） :425； 配重（最大）（kg） :220/164； 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 ；变速箱型式 :5×(1+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-20/14.9-30 ；发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","24000","部20171740","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1760,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）: 4470×1930×2910； 最小使用质量（kg）:3060； 配套动力（kW）:73.6 ；型式:两轮驱动； 轴距（mm）: 2260； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1420、1520、1620/1510、1710； 最小离地间隙（mm）: 420 ；配重（最大）（kg）:220/164 ；档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 ；变速箱型式:5×(1+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-20/14.9-30； 发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","24000","部20171745","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1761,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4700×2140×3050； 最小使用质量（kg）:4080 ；配套动力（kw）:95.6； 型式:两轮驱动 ；轴距（mm）:2500； 轮距（mm）:1520（1420、1620、1720）/1720（1680~1840）； 最小离地间隙（mm）:390； 配重（前/后）（kg）:230/320； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动 ；驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室； 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-20/16.9-34 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式","24000","部20170649","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1762,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1100B","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","配套动力：81kW；驱动方式：两轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3ZU23/0810E（国Ⅲ排放标准）；选装发动机型号：玉柴YC6J125-T303/天利动力6M1-110U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3880（带安全架）/4180（带驾驶室）；轴距（mm）：2552；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：7.5-20/16.9-34。","24000","苏农机（2017）第（0071）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1763,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1000A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：73.5；驱动方式：两轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A110-T311、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU23/0735E、常柴股份有限公司4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4610×2130×2800（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；最小使用质量(kg)：3580（带安全架）/3850（带驾驶室）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×（1+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","苏农机（2017）第（0434）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1764,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151255","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1765,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1300-F","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","2016TJ131","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1766,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1300-FA1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：两轮驱动；","24000","2018TJ065","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1767,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1300-FA","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","2016TJ131","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1768,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1100-A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151252","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1769,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1、标准配置：型式：两轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4500mm×2020mm×2950mm 轴距：2200mm最小使用质量：3500kg 标定功率：73.5kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：73.5kW 驱动方式：两轮驱动","24000","2017TJ237","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1770,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","1、标准配置：型式：两轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4400mm×2080mm×2890mm 轴距：2200mm最小使用质量：3540kg 标定功率：88.2kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：88.2kW 驱动方式：两轮驱动","24000","2017TJ238","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1771,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1100-FA","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151251","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1772,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151252","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1773,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151253","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1774,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1000-A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151255","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1775,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170480","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1776,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1100-F","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151251","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1777,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1300-F1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：两轮驱动；","24000","2018TJ065","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1778,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1300-A","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20170480","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1779,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-F","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151254","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1780,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151253","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1781,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1200-FA","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","24000","部20151254","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1782,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1000-A1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ730","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1783,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1000-1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：100马力；型式：两轮驱动；","24000","2017TJ730","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1784,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","24000","部20152043","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1785,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","24000","豫2016201","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1786,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1300B","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","24000","豫2016203","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1787,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：81kW；驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国三","24000","部20152201","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1788,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","100马力、功率：73.5KW、两轮驱动","24000","部20160486","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1789,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","110马力、功率：81KW、两轮驱动","24000","部2015246","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1790,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1200-6","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","24000","苏农机（2018）第（0028）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1791,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1100-6","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","24000","苏农机（2018）第（0029）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1792,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4460×2100×2810 .发动机与离合器联接方式：直联式","24000","部20152905","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1793,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4300×2280×2960，驱动型式：4×2轮式，配套功率（kw）：73.5，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、全柴，发动机型号：YC4A110Z-T20、LR4M3Z-23、QC4115T，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3730，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","24000","部20151783","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1794,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1300C","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2150×2960，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6A3ZU22/0956E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4040，配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","24000","部20171944","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1795,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1400A","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2350×3115，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M3ZU22/1030E，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：4650，配重（kg）(前/后)：390/450，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","24000","部20171949","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1796,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1300A","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2150×2960，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌： 东方红，发动机型号：LR6A3ZU22/0956E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4040，配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：16（含8个爬行档）/8（含4个爬行档）/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","24000","部20171950","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1797,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1300CP","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2150×3000，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌： 东方红，发动机型号：LR6A3ZU22/0956E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4160，配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","24000","部20171956","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1798,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1400C","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2350×3115，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌： 东方红，发动机型号：LR6M3ZU22/1030E，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：4650，配重（kg）(前/后)：390/450，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","24000","部20171952","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1799,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1400AP","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2350×3115，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M3ZU22/1030E，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：4880，配重（kg）(前/后)：390/450，档位数（前进/倒退/爬行） 16/8/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","24000","部20171947","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1800,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1400CP","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2350×3115，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M3ZU22/1030E，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：4880，配重（kg）(前/后)：390/450，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","24000","部20171948","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1801,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1300AP","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2150×3000，驱动型式： 两轮驱动，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌 ：东方红，发动机型号：LR6A3ZU22/0956E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4160，配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：16（含8个爬行档）/8（含4个爬行档）/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","24000","部20171951","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1802,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS1200Ⅲ","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4600×2150×2870；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:88.2（国三）\n轴距（mm）:2510\n最小使用质量（kg）:4000","24000","部20151838","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1803,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS1100Ⅲ","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4600×2150×2870；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:81（国三）\n轴距（mm）:2510\n最小使用质量（kg）:4000","24000","部20151837","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1804,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS1000Ⅲ","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4295×2150×2870；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:73.5（国三）\n轴距（mm）:2240\n最小使用质量（kg）:3750","24000","部20151836","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1805,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4730×2100×2970；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:95.6（国三）;\n轴距（mm）:2530\n最小使用质量（kg）:4000","24000","部20170618","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1806,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4765×2100×2970；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:102.9或选装103或105（国三）\n轴距（mm）:2565\n最小使用质量（kg）:4000","24000","部20170324","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1807,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1300-A","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4730×2100×2915；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:95.6（国三）;\n轴距（mm）:2530\n最小使用质量（kg）:3850","24000","部20170618","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1808,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1200A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4360×2050×2850；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:88.2（国三）\n轴距（mm）:2240\n最小使用质量（kg）:3915","24000","部20160136","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1809,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1100A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4360×2050×2850；\n驱动方式：两轮驱动\n功率（KW）:81（国三）\n轴距（mm）:2240\n最小使用质量（kg）:3915","24000","部20160135","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1810,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1100-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","玉柴YC4A120-T310国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮7.50-20,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","24000","部20160166","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1811,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","24000","部2015825","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1812,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1400B-1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮750-20后轮16.9-34、强压升降、双速输出760/1000、双路阀、驾驶室、进口13吋离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","24000","部20170321","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1813,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮7.50-20,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,驾驶室，新机罩,进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","24000","部20170316","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1814,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1300B","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ,16F+8R,爬行挡,前轮750-20,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","24000","部20170320","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1815,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1300B-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ,16F+8R,爬行挡,前轮750-20,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,驾驶室，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","24000","部20170320","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1816,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮7.50-20,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，新机罩,进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","24000","部20170316","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1817,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1400B","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮750-20后轮16.9-34、强压升降、双速输出760/1000、双路阀、新式安全架、进口13吋离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","24000","部20170321","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1818,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","洛柴LR6B3-23国Ⅲ（81kW/2300r/min）,16F+8R,爬行挡,前轮7.50-20,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","24000","部20171845","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1819,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4550×2300×2940，驱动型式：4×2两轮驱动，配套功率（kw）：81，发动机商标或品牌：一拖（洛阳），发动机型号：LR6M5U23/0810E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：3720，配重（kg）(前/后)：200/500，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","24000","部20171825","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1820,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1000A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4060×1930×2850（驾驶室）2700（安全架），驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：73.5，发动机商标或品牌：一拖（洛阳），发动机型号：LR4B3ZU22/0735E，轴距（mm）：2240，最小使用质量（kg）：3240（驾驶室）、3100（安全架），配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/无，变速箱型式：5×2×（1+1），机架型式：无架式，驾驶室：选装","24000","部20171945","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1821,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1100A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4060×1930×2850（驾驶室）2700（安全架），驱动型式：两轮驱动，配套功率（kw）：81，发动机商标或品牌:东方红，发动机型号:LR4M5ZU22/0810E，轴距（mm）：2240，最小使用质量（kg）：3240（驾驶室）、3100（安全架），配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/无，变速箱型式：5×2×（1+1），机架型式：无架式，驾驶室：选装","24000","部20171946","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1822,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：140马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171166","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1823,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机功率：120马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171168","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1824,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：88.2kW 马力：120马力 驱动方式：两轮驱动","24000","豫2015262","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1825,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：73.5kW 马力：100马力 驱动方式：两轮驱动","24000","部20152849","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1826,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95.6kW 马力：130马力 驱动方式：两轮驱动","24000","豫2015263","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1827,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：81kW 马力：110马力 驱动方式：两轮驱动","24000","部20171909","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1828,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4790×2120×2950；轴距2510mm；常用轮距（前轮/后轮）：1500/1608；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：4000kg；标准配重（前/后）：308/114；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/18.4-34","24000","部20180871","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1829,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4790×2120×2950；轴距2510mm；常用轮距（前轮/后轮）：1500/1608；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：4000kg；标准配重（前/后）：308/114；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/18.4-34","24000","部20180873","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1830,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4790×2120×2950；轴距2510mm；常用轮距（前轮/后轮）：1500/1608；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：4000kg；标准配重（前/后）：308/114；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/18.4-34","24000","部20180872","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1831,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸：4790×2120×2950；轴距2510mm；常用轮距（前轮/后轮）：1500/1608；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：4000kg；标准配重（前/后）：308/114；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/18.4-34","24000","部20180874","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1832,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1100-A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：81kW     驱动方式：两轮驱动","24000","部20171964","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1833,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1200-A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：88.2kW   驱动方式：两轮驱动","24000","部20171011","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1834,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1350-A","功率:135马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：99.3Kw   驱动方式：两轮驱动","24000","部20181272","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1835,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1000-A","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：73.5kW  驱动方式：两轮驱动","24000","部20160708","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1836,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:4300×2100×2820（㎜）；功率：110马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：2490（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1385～1685/1620～2020（常用1600）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：3980（㎏）；标准配重（前/后）:220/320（kg）","24000","部2015965","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1837,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3920×2100×2820（㎜）；功率：100马力；驱动方式：两轮驱动；轴距：2220（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1610/1620～2020（常用1620）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：3770（㎏）；标准配重（前/后）:220/320（kg）","24000","部2015963","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1838,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：73.5；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A110-T311/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU23/0735E（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2900；轴距（mm）:2207；最小使用质量(kg)：3650；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ105","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1839,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1100B","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0810E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2820；轴距（mm）:2552；最小使用质量(kg)：4180；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ223","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1840,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1000-1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：73.5；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A110-T311/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU23/0735E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2870；轴距（mm）:2207；最小使用质量(kg)：3350；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ105","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1841,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A130-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2900；轴距（mm）:2207；最小使用质量(kg)：3650；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ106","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1842,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1100-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A130-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2870；轴距（mm）:2207；最小使用质量(kg)：3350；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ106","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1843,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1100B-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0810E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2850；轴距（mm）:2552；最小使用质量(kg)：3880；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ223","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1844,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1200B","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：88.2；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0882E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2820；轴距（mm）:2552；最小使用质量(kg)：4180；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ224","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1845,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1200B-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：88.2；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0882E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2850；轴距（mm）:2552；最小使用质量(kg)：3880；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34。","24000","2017TJ224","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1846,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1300B","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：95.6；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0956E/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G130E310（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2820；轴距（mm）:2552；最小使用质量(kg)：4180；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34（选装7.5-20/14.9-30（水田）,7.5-20/13.6-28（水田）。。","24000","2017TJ225","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1847,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1300B-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率(kW)：95.6；驱动方式：4×2两轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0956E/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G130E310（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300、外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2850；轴距（mm）:2552；最小使用质量(kg)：3880；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-20/16.9-34（选装7.5-20/14.9-30（水田）,7.5-20/13.6-28（水田）。","24000","2017TJ225","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1848,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动，功率73.5kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4385×2080×2810mm，轴距：2200mm，最小使用质量：3525kg，最大配重（前/后）：220/344kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室。","24000","部20171851","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1849,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率95.6kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4910×2095×2925mm，轴距：2520mm，最小使用质量：3950kg，最大配重（前/后）：418/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，两柱式安全架。","24000","部20170203","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1850,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：100马力","24000","豫2016013","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1851,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：120马力","24000","豫2016014","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1852,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD5-1000-2","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6","24000","部2015229","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1853,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：110马力","24000","豫2018120","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1854,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：130马力","24000","豫2018121","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1855,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4903mmx2270mmx2900mm、轴距：2620mm、轮距：1500mm/1700mm、最小使用质量：4250kg、最小离地间隙：465mm、动力输出轴功率：≥71.24kW、发动机标定功率：80.85kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/12、框架上最大提升力：≥20kN","24000","部20170928","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1856,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1400-D","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060mm×2030mm×2810mm、轴距：2620mm、轮距：1450mm、1700mm、1780mm、1880mm/1500mm-1800mm、最小使用质量：4730kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥89.3kW、发动机标定功率：103kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0、框架上最大提升力：≥25.5kN","24000","部20190270","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1857,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171310","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1858,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110.3KW/150马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20180301","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1859,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20171340","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1860,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20170693","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1861,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部20170692","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1862,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：两轮驱动","24000","部2015210","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1863,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1000-B","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3950mm×1770mm×2550mm、轴距：2000mm、轮距：1275mm、1310mm/1000mm-1400mm、最小使用质量：3150kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥62.5kW、发动机标定功率：73.5kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥17.7kN","24000","部20190565","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[1864,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：130马力","24000","豫2016075","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1865,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动\n发动机标定功率：100马力","24000","豫2016074","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1866,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1400、1500、1600、1700（出厂1500）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮伸缩套管/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：375，最小使用质量（kg）：3600，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：62.5，额定牵引力（KN）：28.8，轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-20/16.9-34，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。","24000","部20152817","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1867,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1400、1500、1600、1700（出厂1500）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮伸缩套管/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：375，最小使用质量（kg）：3600，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率：68.9kW，额定牵引力：31.8KN，轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-20/16.9-34，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。","24000","部20152818","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1868,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA254","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3050×1400×2200mm；最小使用质量：1300kg；转向器型式：全液压转向器；制动系型式：机械操纵式；离合器型式：干式、单片、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2平面组成式；变速箱换挡方式：滑动齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：非独立式","6100","部20152669","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1869,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M254-E","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：18.8KW","6100","部20160189","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1870,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD254-B2","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：25马力；型式：4×4四轮驱动；","6100","部20151249","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1871,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖284","功率:28马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3030X1480X2170MM；驱动型式:4X4四轮驱动；功率:28马力；轴距:1710MM；最小使用质量:1530KG；最大配重质量(前/后)48/80KG；档位数(前进/倒退):4X2/1X2；变速箱型式:(4+1)X2组成式；驾驶室或安全架    型号554-46-010,两柱式","6100","部20153086","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1872,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣284","功率:28马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:4×4四轮驱动；发动机标定功率（kW）：20.59；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3400×1450×1920（至排气管顶）；轴距或履带接地长度（mm）:1750；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1200/1200/1300/1400；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/可调；最小离地间隙（mm）：315；最小使用质量（kg）：1550；前轴质量/后轴质量（kg）：640/905。","6100","部20151882","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1873,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC254（原：HT254）","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：18.8","6100","部20180602","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1874,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA254","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1595mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm，后轮1035-1406mm，选装后轮1000-1400mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮定值、后轮有级调节或后轮无极调节；最小使用质量：1270kg；标准配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122；转向系型式：全液压转向，选装机械转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","6100","部20181268","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF254C","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","扬动YD3B25V2国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","6100","部20171843","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF254-1","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","扬动YD3B25V2国Ⅲ、风云机罩、经济型提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速(540/1000)、气刹、强化锁档、差速锁、便携前配重、单层后配重","6100","部20152657","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF254","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：18.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):2990×1360 ×2300 .发动机与离合器联接方式：直联式","6100","部20171688","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD254-B","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：25马力；型式：4×4轮式；","6100","部20160447","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","20-30马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-254","功率:25马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3550×1450×2000（㎜）；配套动力：18.4（kw）;驱动方式：四轮驱动;轴距：1600～1700（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1000～1400/1000～1400（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级调整；最小离地间隙：290（mm）;最小使用质量：1230（㎏）","6100","部2015962","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3540×1750×2400mm；最小使用质量：2030kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、盘式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","9700","部20151826","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3540×1750×2400mm；最小使用质量：2070kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、盘式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","9700","部20151824","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：22.1kw；驱动方式：四轮驱动","9700","部20171811","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：25.8kw；驱动方式：四轮驱动","9700","部20171810","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ304X","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3380×1500×2200mm；最小使用质量：1370kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","9700","部20151821","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3490×1720×2400mm；最小使用质量：1970kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、盘式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","9700","部20151822","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT354","功率:25.7马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:25.7KW,标定转速:2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","9700","部20152916","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT354B","功率:25.7马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:25.7KW,标定转速:2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","9700","部20152915","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","河北保东农业机械有限公司","轮式拖拉机","保东-304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、功率：30马力 2、驱动方式：四轮驱动","9700","部20170913","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M354-B","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8KW","9700","部20151978","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304G3","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3565×1485×2330 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","苏农机（2019）第（0064）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354G3","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3565×1515×2360 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","苏农机（2019）第（0065）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M354-E","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8KW","9700","部20151973","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M354L-E","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8KW","9700","部20170246","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：2C-304（原：304）","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1","9700","部20160724","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD354A","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：30马力","9700","豫2018116","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304A","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3120×1480×1990 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部20152903","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：22.1kw；驱动型式：四轮驱动","9700","部2015572","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：25.8kw；驱动型式：四轮驱动","9700","部2015573","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机标定功率（kW）：22.1，选装发动机1标定功率（kW）：22.1，选装发动机2标定功率（kW）：22.06；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3580×1500×2300（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1830；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1235/1270；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1235/1270；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/不可调；最小离地间隙（mm）：280；最小使用质量（kg）：1615；标准配重(前/后)（kg）：80/80。","9700","部20171227","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD304-B2","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：30马力；型式：4×4四轮驱动；","9700","部20151248","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD304-B","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：30马力；型式：4×4四轮驱动；","9700","部20160448","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：22.1kw/30马力；驱动形式：四轮驱动","9700","部20171341","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：25.74kw/35马力；驱动形式：四轮驱动","9700","部20171314","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动； 发动机标定功率（kW）：22.1 。","9700","部20171873","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","潍拖TY354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8 。","9700","部20160636","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：22.1kw/30马力；驱动形式：四轮驱动","9700","部20171342","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：30马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3250*1450*2030；最小使用质量（kg）：1440；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：18.79","9700","部2015769","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方 354D","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：25.7Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1220；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1250；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：6/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：2X(3+1)机械组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.0-12、6.00-12、7.00-12/9.5-16、13.6-16、13.6-16","9700","部20151895","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3610×1700×2250；最小使用质量（kg）：1400；配套功率（kW）：25.8；PTO转速(r/min)：720；","9700","部20171239","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD354-A","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：35马力；型式：四轮驱动；","9700","2017TJ727","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH304-1","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1。","9700","部20152851","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3220X1510X2250mm；驱动型式:4X4轮式；功率:30马力；轴距:1760MM；最小使用质量:1580KG；最大配重(前/后)50/70KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","9700","部20151784","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3390X1500X2260mm；驱动型式:4X4轮式；功率:35马力；轴距:1900MM；最小使用质量:1700KG；最大配重(前/后)50/70KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","9700","部20151785","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：3335mm×1350mm×1950mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：22.06kW (30马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号：JD3B3M2, 制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司，(可选：发动机型号：3TE30,配套功率：22.1kW，制造商:山东华源莱动内燃机有限公司，排放标准：国Ⅲ，发动机型式核准证书号:CN FC G3 0407 02 0002)，5.轴距：1750mm，6.最小使用质量:1450kg，7.配重:48kg/140kg，8.档位数:8/2/0，9.变速箱型式: 滑移齿轮（部分啮合套）","9700","部20152876","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[1915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：3430mm×1440mm×2020mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：25.8kW (35马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号：4TE35A, 发动机型式核准证书号:CN FC G3 0407 01 0002,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：1935mm，6.最小使用质量:1610kg，7.配重:48kg/160kg，8.档位数:8/2/0，9.变速箱型式:(4+1) ×2组成式，滑动齿轮加啮合套","9700","部20170358","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河354A","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3275mm×1510mm×1990mm, 轴距：1620mm，轮距（前轮/后轮）：1215mm/1100mm、1220mm、1300mm、1400mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/有级可调，最小离地间隙：240mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 1680kg，配重（最大）（前/后）： 55kg/60kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：25.7kW，发动机型号：SL2110DKT-3。排放阶段：第三阶段","9700","部20171794","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD304A","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：30马力","9700","豫2018115","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3490×1400×2200mm；最小使用质量：1460kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","9700","部20152671","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:25.7KW,驱动方式:四轮驱动","9700","部20151043","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:22.1KW,驱动方式:四轮驱动","9700","部20151044","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机ZN390BT/JD3B3M2功率22.1千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3350×1280(1280~1740)×2200;整机轴距或履带接地长mm1750;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮950/1050/1150/1250后轮960~1500;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮1050/后轮1040;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮辐/调节轮辐;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1410;整机标准配重(前/后)kg48/140;整机最大配重(前/后)kg48/140","9700","苏农机（2018）第（0488）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：25.7kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：2900×1240×1210；轴距：1710（mm）；最小使用质量：1185 （kg）","9700","部2015957","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-354A","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：25.7kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3300×1500×1880；轴距：1900（mm）；最小使用质量：1340 （kg）","9700","部2015958","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—304A","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3350*（1280-1740）*1930 整机质量（kg）:1340 配套动力（kw）:22.1 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1750 轮距(前轮/后轮) 或轨距mm:前轮：1050（1050/1150/1250）后轮：1040（990～1500） 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮可选","9700","部20160665","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3168×1560×1965，轴距（mm）：1772,轮距（出厂mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）:1300,最大配重（前/后）（kg）：60/300，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540或720,","9700","部2015745","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3074×1560×1965，轴距（mm）：1606,轮距（出厂mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）:1290,最大配重（前/后）（kg）：60/300，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540或720,","9700","部2015744","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1595mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm，后轮1035-1406mm，选装后轮1000-1400mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮定值、后轮有级调节或后轮无极调节；最小使用质量：1270kg；标准配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向，选装机械转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","9700","部20181269","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1595mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm，后轮1035-1406mm(常用1200mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮定值、后轮有级调节；最小使用质量：1270kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向，选装机械转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","9700","部20160663","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC354J","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2350mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1210mm，后轮1100-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1100-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1790kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮11.2-24，选装前轮：6.50-16或7.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮：12.4-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","9700","部20152336","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC354A","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2237mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1210mm，后轮1100-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1100-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1730kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮11.2-24，选装前轮：6.50-16或7.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮：12.4-24或13.6-24或11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","9700","部20152336","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2440mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1210mm，后轮1100-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1100-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1730kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮11.2-24，选装前轮：6.50-16或7.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮：12.4-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","9700","部20152336","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1610×1900mm；轴距：1800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：25.8kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮11.2-24；最小使用质量：1314kg。","9700","部2015521","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","远大石川岛农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","ST304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率: 22.4KW；驱动方式:四轮驱动","9700","部20171244","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[1934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3100×1400×2200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：22.1kW; 发动机型号及制造商：3TE30,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1700; 最小使用质量：1550; 配重：0/140; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","9700","部20171881","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3500x1640x2300 最小使用质量（kg）:1580，配套动力（kw）:25.8，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:1650，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:340，最大配重（前/后）（kg）:55/44档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:≥22.0，最大牵引力（KN）:≥10.0，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","9700","部20181216","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3280×1400×2200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：25.8kW; 发动机型号及制造商：4TE35A,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1700; 最小使用质量：1550; 配重：58/105; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","9700","部20171828","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC354（原：HT354）","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8","9700","部20180596","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC304（原：HT304）","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：22.1","9700","部20180595","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M304-E","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：22.1KW","9700","部20160190","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1610×1900mm；轴距：1700mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：22.1kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1284kg。","9700","部2015517","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH354-4","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8。","9700","部20152959","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3260×1520×2250；最小使用质量（kg）：1370；配套功率（kW）：22.1；PTO转速(r/min)：720；","9700","部20171241","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：35马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3455*1515*2040；最小使用质量（kg）：1700；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：21.87","9700","部2015770","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF354-B","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：35马力；型式：4×4四轮驱动；","9700","部20151944","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3360×1470×2090；最小使用质量（kg）:1450 ；配套动力（kw）:22.1 ；型式:四轮驱动； 轴距（mm）:1840； 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1205、1405/1045、1145、1245； 最小离地间隙（mm）:310 ；配重（最大）（kg）:42/64 ；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24； 发动机与离合器连接方式:直联；起动方式:电起动","9700","部20171736","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","2C-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7","9700","部20152411","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):2870×1440×2250mm(至安全架)；轴距:1627mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1200mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1603kg；标准配重(前/后):0/80kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:140*90型；转向系型式:液压转向；行车制动系型式:闭式、蹄式制动器；驻车制动系型式:锁定踏板式；离合器型式:干式、常接合式；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动直齿换挡；副变速箱换档方式:滑动直齿换挡；轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24.","9700","部20171576","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","354-2","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3050×1535×2025mm；轴距:1780mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1130~1430mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1550kg；标准配重(前/后):0/220kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:250.48.023；转向系型式:液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式:锁定踏板式；离合器型式:单作用、单片、干式、常接合式、非独立操纵；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24.","9700","部20160069","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3290×1480×2030 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部2015650","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3290×1485×2370 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部20171684","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304-16","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2170 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部2015795","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304-10","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3240×1480×2300 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部20171691","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354ZL","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.74 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3290×1420×2370.发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部20171689","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304-8","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3200×1400×2020 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部20160679","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354-10","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3240×1480×1990 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部2015796","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354-16","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2170 .发动机与离合器联接方式：直联式","9700","部2015797","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF354C","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","9700","部20152659","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF304C-1","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","扬动YD4U30V1国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","9700","部20152658","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF304L","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","时风ZL33风云0.96M轮距950-24轮胎十档动力加大提升器","9700","部20180119","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF354-1","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹、便携前配重、单层后配重","9700","部20152660","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF304C","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮600-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出、便携前配重、单层后配重","9700","部20171844","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3370×1460×2300；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:22.1（国三）；\n轴距（mm）:1715；\n最小使用质量（kg）:1610","9700","部20160134","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS354-H","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3340×1450×2395；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:25.8（国三）\n轴距（mm）:1920\n最小使用质量（kg）1700","9700","部20171830","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS304-H","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3235×1450×2395；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:22.06或选装22.1（国三）\n轴距（mm）:1840\n最小使用质量（kg）:1620","9700","部20171831","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3235×1750×2280；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）: 25.8（国三）\n轴距（mm）:1830\n最小使用质量（kg）:1630","9700","部20151828","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3420×1560×1930（㎜）；功率：35马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1840（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1000～1200/1000～1300（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级调整；最小使用质量：1270（㎏）","9700","豫2015142","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3320×1560×1930（㎜）；功率：30马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1740（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1000～1200/1000～1300（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级调整；最小使用质量：1260（㎏）","9700","豫2015141","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-354D","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3050×1400×1470（㎜）；功率：35马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1760（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级调整；最小使用质量：1245（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","9700","豫2016061","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-304D","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3050×1400×1470（㎜）；功率：30马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1640（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级调整；最小使用质量：1235（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","9700","豫2016062","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD354-A","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：25.8kW  驱动方式：四轮驱动","9700","部20171963","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD304-A","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：22.1kW  驱动方式：四轮驱动","9700","部20171962","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD354-1","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：25.7。","9700","部20180612","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3370×1600×2270，驱动型式：4×4四轮驱动 ，配套功率（kw）：22.1，发动机商标或品牌： 常柴、莱动，发动机型号： ZN390T、KM390BT，轴距（mm）：1870，最小使用质量（kg）：1630，配重（kg）(前/后)：32/170，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","9700","部20151780","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3370×1600×2270，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：25.8，发动机商标或品牌：扬动、江动、莱动、常柴，发动机型号： YND485T、JDM485T2、4L22BT、ZN485T，轴距（mm）：1870，最小使用质量：（kg）：1660，配重（kg）(前/后)：32/170，档位数： （前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：无","9700","部20151781","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-354A","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1530×2240，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：25.8，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、常柴、江动，发动机型号：YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1610，配重（kg）(前/后)：54/192，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组合式，机架型式：无架式，驾驶室：无","9700","部20153054","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-354B","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1530×2240 ，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：25.8，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、常柴、江动，发动机型号：YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2，轴距（mm）：1750，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后)：54/192，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组合式，机架型式：无架式，驾驶室：无","9700","部20153053","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:304；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):3200×(1280-1740)×1930；轴距(MM):1750；轮距(前轮/后轮)MM:950-1250/1040-1500；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；最小离地间隙(MM):295；最小使用质量(KG):1300；前轴质量/后轴质量(KG):536/864；最大配重(前/后)(KG):48/140；挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、2个倒退档；各挡理论速度(KM/H):前进档:1.77/2.69/4.23/5.83/8.18/12.46/19.56/26.96倒档:2.33/11.252；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):19.7；最大牵引力(KN):5.98；（二）发动机：商标或品牌:常柴；型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；型号:ZN485T；企业名称:常柴股份有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):85×95；排量(L):2.156；压缩比:18:1；标定功率(KW):22.1；标定转速(R/MIN):2400；喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8；喷油嘴型式、型号:多孔式PF68S23；空气滤清器型式、型号:湿式K395；起动机型号:QD138；冷却系统型式:强制水冷；（三）选装发动机(1)：商标或品牌:江动(JD)；型号:JD4B4M6；生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司；最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):105.3/1725；额定净功率/转数(KW/R/MIN):22.06/2300；燃料供给型式:电控分配泵。选装发动机(2)：商标或品牌:莱动(LD)；型号:4TE30；生产企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):103.3/1762；额定净功率/转数(KW/R/MIN):22.1/2350；燃料供给型式:电控分配泵；（三）前照灯：型号:CY-90611；（四）驾驶室或安全架：规格型号:无；型式:无；（五）燃油箱：型号:X300.50.011；工作压力(KPA):15；容积(L):24；（六）消声器：消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长MM):长430截面尺寸115×95；消声器重量(KG):","9700","部20152949","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：25.8kw/35马力；驱动形式：四轮驱动","9700","部2015212","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3450×1455×2080； 最小使用质量（kg）:1610； 配套动力（kw）:25.8 ；型式:4*4四轮驱动 ；轴距（mm）:1880 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1210/1140～1370； 最大配重（前/后）kg:42/66； 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电启动； 转向系型式:前轮液压转向 ；转向器型式:摆线转阀式静液压 ；离合器型式:干式、单作用、常结合； 变速箱型式:（4+1）*2组成式","9700","部20171835","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3660×1485×1970（㎜）；功率：35马力；驱动型式: 四轮驱动；轴距：1760（㎜）；轮距：1200/1100～1400(mm);轮胎：6.5-16/11.2-24；最小使用质量1640（㎏）；牵引力：6900（n）;最大配重（前/后）：24/80（㎏）","9700","豫2016035","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：22.1Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3570×1470×1960；轮距（前轮/后轮）：1180/1220;轴距：1800;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1270；标准配重(前/后)kg：48/140；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：SZ550.48.030a/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：单片干式；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-12/11.2-24","9700","豫2016065","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：22.06kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1760，轮距(mm)：1210/1190，标定牵引力(n)：7200，最小使用质量(kg)：1590，外廓尺寸(mm)：3185×1500×2100","9700","部20171816","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：29.5kw；外廓尺寸（长×宽×高）：3450×1500×2000mm（至排气管顶），3450×1500×2260mm（至安全架顶），轴距：1800mm，最小使用质量：1476kg，最大配重（前/后）：64/128kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：(4+1)×2组成式，两柱式安全架。","12300","部20171853","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","宁拖404A（原：宁拖迪尔404A）","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3460×1590×1950,轴距1880MM,最小使用质量1570KG,,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡","12300","部20170514","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454-16","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2400 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","部20160208","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：40马力","12300","豫2018117","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL404-A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：29.5kw；外廓尺寸（长×宽×高）：2880×1270×1400mm(至后视镜顶部)，2880×1270×1240mm（至方向盘的顶部），轴距：1690mm，最小使用质量：1238kg，最大配重（前/后）：13/30kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R，变速箱型式：（4+1）×2 。","12300","部20160735","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454-15","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3305×1350×1285 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","2016TJ538","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5","12300","部20160223","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动","12300","部20160716","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2370 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","部20171687","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-10","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3240×1480×1990 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","部2015798","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404G3","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3675×1515×2410 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2019）第（0066）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：3500*1520*2250mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：29.4KW； 轴距：1810mm；轮距（前轮/后轮)：1215、1050、1170/960~1460(mm)；最小离地间隙：330mm；最小使用质量：1600kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：25.0KW；最大牵引力：10.5KN","12300","部20170785","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：33.09kw；驱动方式：四轮驱动","12300","2015TJ588","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404-BA","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4KW","12300","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404G2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3514×1510×2530 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2018）第（0304）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454G2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3514×1510×2530 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2018）第（0305）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（1900八块后配重）×2350 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","部20171686","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖404N","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3445×1560×2340,轴距1800mm,最小使用质量1695kg,最大配重（前/后）60/100（kg）,变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱,换挡方式:啮合套换档,","12300","鄂2019167","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏454H","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：45马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20190557","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404M","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3515×1520×2630 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2019）第（0070）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1KW/驱动方式：四轮驱动。","12300","苏农机（2018）第（0504）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454G3","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):\t\n3675×1515×2410 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2019）第（0067）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：45马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20180678","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","404(原：泰红404)","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3400×1400×2000（至消声器顶）；轴距mm：1800；轮距(前轮/后轮）mm：1100/1000-1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/可调；最小使用质量kg：1235；配重(前/后)kg：40/120；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；前照灯型号：SG404.48C.030/031；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24。","12300","豫2015259","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","404D(原：泰红404D)","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3050×1240×1400（至座椅）；轴距mm：1700；轮距(前轮/后轮）mm：1040/1000；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1145；配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；前照灯型号：ZH-10-003；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/11.2-16。","12300","豫2015260","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河北保东农业机械有限公司","轮式拖拉机","保东-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、功率：40马力 2、驱动方式：四轮驱动","12300","部20181381","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL454","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL454;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm;3365×1545×2300；轴距或履带接地长mm;1845；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1200/1250；最小离地间隙：305mm；最小使用质量：1400kg；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；(1)发动机型号：YD4J45V1;生产厂：扬动股份有限公司，进气方式：自然吸气；气缸数：4；缸径×行程mm：96×105；标定功率：33.1kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1406；冷却方式：强制水冷；（2）发动机型号：4DW91-45GG33;生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂，进气方式：自然吸气；气缸数：4；缸径×行程mm：90×100；标定功率：33.1kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1411G-P；冷却方式：水冷；消声器(含消声腔）重量：4.5kg；燃油箱容积：60L;转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器，行车制动系型式：机械蹄式制动器，驻车制动系型式：独立机械手制动，传动系前驱动桥型式：旱地型；传动系离合器型式：单片.干式.单作用，传动系变速箱型式：（4＋1）×2组成式，行走系轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-24；","12300","部20180881","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[2010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-16","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2375 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2019）第（0076）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT404A","功率:29.42马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:29.42KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","12300","部20170330","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT404B","功率:29.42马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:29.42KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","12300","部20152917","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT454","功率:33.09马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:33.09KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","12300","部20152918","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-15","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3145×1350×1990.发动机与离合器联接方式：直联式","12300","部2015799","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404ZL","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1420×2370.发动机与离合器联接方式：直联式","12300","部20171690","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT454A","功率:33.09马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:33.09KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","12300","部20170331","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M454-B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW。","12300","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT454B","功率:33.09马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:33.09KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","12300","部20152919","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ404X2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3307×1335×1955mm；最小使用质量：1376kg；转向器型式：摆线转阀式全液压式转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、单片、常结合；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","12300","部20151825","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，外廓尺寸3500*1640*2450mm，轴距1855mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1780kg，最大牵引力12.0kN.","12300","部20180786","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3405×1560×2250，轴距：1820，常用轮距（前轮/后轮）：1300/1130，最小使用质量：1660，发动机马力：45马力，标定功率：33.1KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12300","新2018063","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","454(原：泰红454)","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距mm：1850；常用轮距(前轮/后轮）mm：1200/1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1500；标准配重(前/后)kg：80/168；档位数(前进/倒退/爬行)：前进8/倒退2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：主变速5/副变速2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：框架式安全架；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：手刹式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。","12300","豫2016198","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：29.5kw；驱动方式：四轮驱动","12300","部20160705","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4KW","12300","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404-BA1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4KW","12300","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3340×1400×2200mm；最小使用质量：1435kg；转向器型式：摆线转阀式全液压式转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","12300","部20152672","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD454-B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3400×1370×2225；驱动型式：四轮驱动；配套功率：33.1kW; 发动机型号及制造商：4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1860; 最小使用质量：1540; 标准配重：54/56; 档位数：10/2; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12300","部20180550","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY454G","功率:46马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3150×1270×1300，轴距（mm）：1750,轮距（出厂mm）：1000/1000，最小使用质量（kg）:1430,最大配重（前/后）（kg）：36/120，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720","12300","部20170381","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20160449","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n轴距:1890mm\n常用轮距(前轮/后轮):1300/1300mm\n外廓尺寸：3450×1600×2350（安全架）mm\n最小使用质量:1750kg\n最大牵引力:12KN\t\n标定功率:33.1KW\n马力：45\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","12300","部20181222","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-484","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:1985mm\n轮距(前轮/后轮):1360/1300mm\n外廓尺寸：3560×1600×2070mm\n最小使用质量:1885kg\n轴距:1985mm\t\n标定功率:35.3kW\n马力：48\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","12300","2015TJ568","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动 \n外廓尺寸(长×宽×高)：3090×1600×2060 mm\n最小使用质量:1515kg \n最大牵引力：6.5kN\n常用轮距(前/后）：1260/1100mm\n轴距:1890mm\t\n标定功率:29.4kW \n马力：40\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","12300","2015TJ567","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3360×1360×1370（至转向盘顶）,mm；轴距：1750mm；轮距（前轮/后轮）：960、1050/960-1150,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（离地部位）：245mm（前桥中间放油口）；最小使用质量：1530kg；最大配重（前/后）：64/50,kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","12300","部20170758","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD454-B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20151245","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3770×1620×2130（㎜）；功率：33.1（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：1990（㎜）；轮距（前/后）：1265/1250～1500(常用1300）(mm);轮胎（前/后）：8.3-20/12.4-28；牵引力：10200（n）；最小使用质量2080（㎏）；最大配重（前/后）：112/200（㎏）","12300","豫2015153","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方 404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.4Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1220；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1240；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：6/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：2X(3+1)机械组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.0-12、6.00-16、7.50-16/9.5-16、9.5-24、11.2-28","12300","部20151894","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.4Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3140×1560×2120；轮距（前轮/后轮）：1180/1220;轴距：1770;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1120；标准配重(前/后)kg：45/140；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：SZ550.48.030A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：单片干式；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24","12300","豫2016011","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.4Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×1220；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1240；标准配重(前/后)kg：36/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：CX280P.48.030；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：固定凸轮蹄式式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16","12300","豫2016003","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","ZY454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；2900*1400*2035（至安全架顶端）  45马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：33.1kw","12300","苏农机（2018）第（0173）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3250*1250*1260；最小使用质量（kg）：1440；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：28.12","12300","部20152865","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3700*1615*2130；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退）：8/4；动力输出轴功率（KW）：25.0","12300","部2015771","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3340*1590*2020；最小使用质量（kg）：1510；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥28.14","12300","部20170329","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20160181","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20170592","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20160177","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20160180","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3400×1370×2225；驱动型式：四轮驱动；配套功率：29.4kW; 发动机型号及制造商：4TE40,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1860; 最小使用质量：1420; 标准配重：54/56; 档位数：10; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12300","部20180548","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","潍拖 TY404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5 。","12300","部20151595","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","潍拖TY404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5  .","12300","部20171210","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3100×1320×2150（mm），整机质量：\t1330（kg），配套动力：29.4（KW），驱动型式：四轮驱动，轴距：1850（mm），轮距(前/后)：1050/910-1060(mm)，最大配重（前/后）：32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：\t8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴，发动机型号：YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT（国三），转向系型式：液压转向，离合器型式：单片、干式、单作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组成式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-12/9.5-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置非独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","12300","部20170630","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY454-D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：33.1kw；驱动方式：四轮驱动","12300","部20170177","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：33.1kw；驱动方式：四轮驱动","12300","部20180647","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY404-D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：29.5kw；驱动方式：四轮驱动","12300","部20170181","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kw/40马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部2015214","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20160169","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20160169","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","12300","2016TJ205","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.4kw；驱动型式：四轮驱动","12300","部20180924","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20151247","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF454-B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20151961","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×4轮式；","12300","部20160443","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机标定功率（kW）：29.4，选装发动机1标定功率（kW）：29.5，选装发动机2标定功率（kW）：29.42，选装发动机3标定功率（kW）：29.5；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3730×1500×2350（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1250/1270；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1250/1270；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/不可调；最小离地间隙（mm）：300；最小使用质量（kg）：1790；标准配重(前/后)（kg）：80/100。","12300","部20171228","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw；驱动型式：四轮驱动","12300","部20171872","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404-E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4","12300","部20180598","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20151960","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD404L","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20151246","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×4轮式；","12300","部20160444","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF454-A2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×4轮式；","12300","部20160444","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw；驱动型式：四轮驱动","12300","部20170871","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3250×1560×1965，轴距（mm）：1860,轮距（出厂mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）:1300,最大配重（前/后）（kg）：60/350，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:720,","12300","部20160706","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3500×1700×2130（1470消音器下置），轴距（mm）：1980,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:1490,最大配重（前/后）（kg）：48/300，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","12300","部20152331","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木404ES","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3445×1560×2340,轴距1800mm,最小使用质量1695kg,最大配重(前/后):60/100(kg),变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱,换挡方式:啮合套换档","12300","鄂2019156","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木454X","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3340×1630×2540,轴距1870MM,最小使用质量1650KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,","12300","部20180659","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3490×1600×2240,轴距1860MM,最小使用质量1460KG,最大配重（前/后）40/260（KG）,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,","12300","部20180652","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-404C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3430*（1280~1740）*1950 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3430*（1280~1740）*1950 轴距（mm):1825 轮距（前轮/后轮mm):前轮：950~1250，后轮：960~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/有级调节 最小离地间隙（mm):330 最小使用质量（kg):1310","12300","部20152307","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机ZN490BT功率29.4千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式,大棚用;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3150×1265(1265~1450)×2075;整机轴距或履带接地长mm1855;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010或1100;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/不可调节/不可调节;整机最小离地间隙mm240;整机最小使用质量kg1315;","12300","部2015866","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNI404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3560mm×1550mm×2470mm;2.整机轴距:1880mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm:1000、1200/1000-1300;4.整机最小离地间隙: 290（前驱动桥底部）mm;5.整机最小使用质量:1500kg;6.发动机型号:4TE40;配套功率:29.5kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;（①选装:发动机型号:4B2-40V32;配套功率:29.4kW;制造商:安徽全柴动力股份有限公司;排放阶段:国三;②选装:发动机型号:4DW91-40GG33;配套功率:29.5kW;制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;排放阶段:国三;）;7.整机型式:四轮驱动; 8.转向系型式:全液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮):7.50-24/12.4-28;10.翻倾防护装置型式:折叠式安全架;","12300","苏农机（2019）第（0187）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：45马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20151996","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3800×1640×2220（排气管）2700（安全架）；轴距：1990（mm）；最小使用质量：2220（kg）","12300","部20171983","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏404H","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20170892","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3800×1640×2220（排气管）、2700（安全架）；轴距：1990（mm）；最小使用质量：2230（kg）","12300","部20171978","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20160622","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2140；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1700 （kg）","12300","豫2015267","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：29.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3240×1320×1350；轴距：1710（mm）；最小使用质量：1260 （kg）","12300","豫2015272","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2140；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1700 （kg）","12300","豫2015266","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kW（45马力）；驱动型式：四轮驱动","12300","部20171171","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机JD4B4M2/ZN490BT功率29.42千瓦;变速箱:四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3430×1280(1280~1740)×2200整机轴距或履带接地长mm1840;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮950/1050/1150/1250后轮960~1500;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮1050/后轮1040;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮辐/调节轮辐;整机最小离地间隙mm340;整机最小使用质量kg1430;整机标准配重(前/后)kg48/140;整机最大配重(前/后)kg48/140","12300","苏农机（2018）第（0489）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机ZN490BT功率29.4千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式,大棚用;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3150×1265(1265~1450)×2075;整机轴距或履带接地长mm1855;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010或1100;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/不可调节/不可调节;整机最小离地间隙mm240;整机最小使用质量kg1315;整机标准配重(前/后)kg无/80;整机最大配重(前/后)kg无/80","12300","苏农机（2018）第（0490）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YD404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动机ZN490BT/JD4B4M2功率29.4千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3385×1485(1430~1785)×2450;整机轴距或履带接地长mm1896;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1450/后轮:900~1500;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1200/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/有级可调;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1825;整机标准配重(前/后)kg48/180;整机最大配重(前/后)kg48/180","12300","苏农机（2018）第（0491）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：45马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20180673","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20180674","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率29.4千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3385×1485(1430~1785)×2450;整机轴距或履带接地长mm1896;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1450/后轮:900~1500;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1200/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/有级可调;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1825;整机标准配重(前/后)kg48/180;整机最大配重(前/后)kg48/180","12300","部20160668","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；2900*1400*2035（至安全架顶端）  45马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：33.1kw","12300","苏农机（2018）第（0169）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动","12300","部20160661","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[2095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动","12300","部20151046","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","鑫华泰山404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.42kw（40马力），驱动方式：四轮驱动；","12300","部20171213","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","鑫华泰山404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.42kw（40马力），驱动方式：四轮驱动；轮胎配置（2种）：1、前6.50-16/后11.2-24；2、前6.00-16/后9.50-24；机罩外形（2种）:方形、圆弧形，颜色有红色、蓝色；外廓尺寸（长*款*高）mm：3380*1450*2050（至消声器）；","12300","部20171214","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3362×1380×2125（安全架）mm；最小使用质量：1440kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、单片、单作用、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","12300","部20171540","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3570×1400×2200mm；最小使用质量：1450kg；转向器型式：摆线转阀式全液压式转向器；制动系型式：机械操纵、蹄式；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","12300","部20152673","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3230×1435×2050（安全架）mm；最小使用质量：1440kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、单片、单作用、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","12300","部20171541","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF404；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3450×1395×2040mm；轴距：1810mm；轮距（前轮/后轮）：1010/1100mm；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1392kg；前轴质量/后轴质量：607/795kg；最大配重（前/后）：48/40kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥25kw；最大牵引力：7.0KN；","12300","部20152933","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力，驱动方式：4×4，外廓尺寸(长×宽×高mm):3360×1560×1950;轴距（mm）：1810；轮距（前轮/后轮mm）：1200、1300、1400、1500/1000、1100、1200、1300、1400、1500，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:300,最小使用质量(Kg)：1500","12300","部20153029","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：45马力，标定功率：33.1KW，驱动方式;四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","12300","部20180521","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河404B（原：WH404B）","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3610mm×1590mm×2355mm，轴距：1970mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm/1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：固定/有级可调，最小离地间隙：300mm（前桥底部），最小使用质量：1930kg，前轴质量/后轴质量：790kg/1140kg，配重（最大）（前/后）：180kg/130kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 ,发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：29.5kW，发动机型号：4D27T31/404。排放阶段：第三阶段","12300","部2015564","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）： 3395mm*1540mm*1970mm 最小使用质量： 1700kg\n配套动力： 29.5kw 轴距： 1790mm\n轮距（前轮/后轮）： 960mm（1100mm、1200mm、1300mm）/960mm-1300mm 轮距（前轮/后轮）调整方式： 有级调节/无级可调\n最小离地间隙： 290mm 前轴质量/后轴质量： 740kg/960kg\n配重（最大）（前/后）： 54kg/62kg 发动机与离合器联接方式： 直联式\n启动方式： 启动动 档位数（前进/倒退/爬行）： 8/2/0\n发动机型号： 4TE40 驱动型式： 四轮驱动。排放阶段：第三阶段\"","12300","部20170621","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3350X1540X2270MM；驱动型式:4X4轮式；功率:40马力；轴距:1720MM；最小使用质量:1559KG；最大配重(前/后)45/76KG；档位数(前进/倒退/爬行):10/2/0；变速箱型式:(5+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","12300","部20151029","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3460X1670X2230MM；驱动型式:4X4轮式；功率40马力；轴距:1790MM；最小使用质量:1331KG；最大配重(前/后)45/152KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","12300","部20151028","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3900X1680X2600mm；驱动型式:4X4四轮驱动；功率:45马力；轴距:2060MM；最小使用质量:2140KG；最大配重质量(前/后)128/84KG；档位数(前进/倒退):8/4；动力输出轴功率:26.6KW；变速箱型式:(4+2)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式.","12300","部20153087","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3170X1605X2400MM；驱动型式:4X4四轮驱动；功率:45马力；轴距:1890MM；最小使用质量:1441KG；最大配重质量(前/后)43/116KG；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:(4+1)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","12300","部20153095","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3350X1530X2285MM；驱动型式:4X4四轮驱动；功率:45马力；轴距:1940MM；最小使用质量:1548KG；最大配重质量(前/后)35/118KG；档位数(前进/倒退):10/2；变速箱型式:(5+1)X2组成式；驾驶室或安全架:型号554-46-010,两柱式","12300","部20153094","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3510mm×1590mm×2360mm，轴距：1960mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm/1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/翻转辐板，最小离地间隙：350mm（前桥壳体底部），最小使用质量：1900kg，配重（最大）（前/后）：78kg/135kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 , 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：33.1kW，发动机型号：4D30T31/454。排放阶段：第三阶段","12300","部20171529","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3430mm×1520mm×2010mm，轴距：1840mm，轮距（前轮/后轮）： 960mm、1100mm、1200mm、1300mm/960mm～1300mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：330mm，最小使用质量：1800kg，配重（最大）（前/后）：104kg/62kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0 , 发动机与离合器联接方式：直联式，起动方式：电启动，配套动力：33.1kW，发动机型号：4TE45A。排放阶段：第三阶段","12300","部20170619","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","404-YD","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3050×1250×1170；最小使用质量（kg）:1310；配套动力（kW）:29.5； 型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:1700；轮距（前轮/后轮）（mm）:1050、1160/980、1030； 最小离地间隙（mm）:200；最大配重（前/后）（kg）:30/50 ；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电启动 ；变速箱型式:（4+1）*2机械组成式","12300","2015TJ576","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3360×1375×2250；最小使用质量（kg）：1350；配套动力（kW）：29.5；PTO转速(r/min)：720；","12300","部20171242","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3250*1250*1260；最小使用质量（kg）：1440；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：24.99","12300","部20152864","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3340*1590*2020；最小使用质量（kg）：1590；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥25.0","12300","部20170328","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3700*1615*2130；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退）：8/4；动力输出轴功率（KW）：28.1","12300","部2015772","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：33.1KW","12300","部20180561","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","404-3","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3375×1430×2000 ；最小使用质量（kg）:1450；配套动力（kw）:29.5 型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:1800； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300/1100~1225 最小离地间隙（mm）:310； 前轴质量/后轴质量（kg）:640/810； 最大配重（前/后）（kg）:30/60； 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电启动 变速箱型式:（4+1）*2机械组成式","12300","2015TJ577","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3250×1330×1400mm，四轮驱动，发动机标定功率33.1kW，轴距：1730mm，最小使用质量1490kg，最大配重（前/后）：48/54kg，档位（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，无驾驶室无安全架。","12300","部20170753","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","45马力；功率：33.1KW；驱动方式：四轮驱动","12300","部20190195","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1500×1350mm；轴距：1680mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：33.1kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1350kg。","12300","2016TJ072","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：4×4四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3700×1600×2150（至排气管顶）；轴距或履带接地长度（mm）：1980；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1300/1300-1600；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/可调；最小离地间隙（mm）：370；最小使用质量（kg）：2020；前轴质量/后轴质量（kg）：930/1090。","12300","部20151885","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3500（至前配重架）×1520（常用轮距）×2350(至安全架顶)；最小使用质量KG:1615；发动机功率KW:29.5；驱动方式:四轮驱动；","12300","部20170696","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖484-2","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3500（至前配重架）×1550（常用轮距）×2350(至安全架顶)；最小使用质量KG:1825；发动机功率KW:35.3；驱动方式:四轮驱动；","12300","部20170686","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3200（至前配重架）×1440（常用轮距）×2060(至安全架顶)；最小使用质量KG:1590；发动机功率KW:29.5；驱动方式:四轮驱动；","12300","部20170697","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3270（至前配重）×1525（常用轮距）×2450(至安全架顶)；最小使用质量KG:1620；发动机功率KW:33.1；驱动方式:四轮驱动；","12300","苏农机（2018）第（0048）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD404S","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：29.5。","12300","部20180617","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：29.4。","12300","部20180614","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC454（原：HT454）","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","12300","部20160194","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC404（原：HT404）","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4","12300","部20180597","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M454-BA1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","12300","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404-B1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4KW","12300","部20160191","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M454-E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","12300","部20160199","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M484-B","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：35.3KW","12300","部20151979","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M454-B1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","12300","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M454-BA","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","12300","部20160193","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M454L-E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","12300","部20160192","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M484-BA","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：35.3KW","12300","部20151979","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404L-E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：29.4KW","12300","部20170245","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNI454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3560mm×1550mm×2470mm;2.整机轴距:1880mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm:1000、1100、1200/1000-1300;4.整机最小离地间隙: 290（前驱动桥底部）mm;5.整机最小使用质量:1500kg;6.发动机型号:4TE45A;配套功率:33.1kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;（①选装:发动机型号:4B2-45V32;配套功率:33.1kW;制造商:安徽全柴动力股份有限公司;排放阶段:国三;②选装:发动机型号:4DW91-45GG33;配套功率:33.1kW;制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;排放阶段:国三;）;7.整机型式:四轮驱动; 8.转向系型式:全液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮):7.50-24/12.4-28;10.翻倾防护装置型式:折叠式安全架;","12300","苏农机（2019）第（0186）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：3295mm×1440mm×2130mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：29.42kW (40马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：29.5kW，），4.发动机型号：JD4B4M2 (可选：4TE40A), 制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司（可选：山东华源莱动内燃机有限公司），5.轴距：1895mm，6.最小使用质量:1825kg，7.配重:48kg/160kg，8.档位数:8/2/0，9.变速箱型式: 滑移齿轮","12300","部20152878","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3820mm*1640mm*2450mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：33.1kW（45马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TE45;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 03 0003,制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2010mm，6.最小使用质量:2200kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","12300","部20151638","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW454-3","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3295mm*1440mm*2130mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：33.1kW（45马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TE45;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 03 0003,制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：1795mm，6.最小使用质量:1480kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡","12300","部20151638","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3530×1610×2170；驱动型式：四轮驱动；配套功率：29.5kW; 发动机型号及制造商：4DW91-40GG33,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；轴距：1900; 最小使用质量：1850; 配重：60/120; 档位数：10; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12300","部20171827","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：3B-454（原：454）","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1","12300","部20160224","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；标定功率：45马力；外廓尺寸(长×宽×高)：3500mm×1535mm×2270mm；最小使用质量：1510kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1230mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、四冲程、直喷；动力输出轴转速：760/850r/min；","12300","2019TJ046","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[2148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1820kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","部2015780","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1820kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","部2015780","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC454J","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2313mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1980kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","部2015780","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3500*1590*2030 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:29.5 型式:轮式四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮） （mm）:960,1200,1300/960,1200,1300，1450 最小离地间隙（mm）:320 最大配重（前/后）（kg）:60/120 档位数（前进/倒退）:8/2 动力输出轴输出功率（kw）:25.1 最大牵引力（KN）:10.5驾驶室或安全架:无 转向系形式:全液压转向 离合器型式:单片，干式，单作用 变速箱换挡方式:啮合套式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 调节方式:力位调节 动力输出轴型式:非独立式","12300","部20170363","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3500×1640×2350， 整机质量（kg）:1680，配套动力（kw）:33.1 ，型式:轮四轮驱动， 轴距（mm）:1850，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:350，最大配重（前/后）（kg）:70/60， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:28.2，最大牵引力（KN）:11，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 ，液压悬挂系统型式:半分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 ，调节方式:力、位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","12300","部20171557","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3470×1500×2200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：33.1kW; 发动机型号及制造商：4DW91-45GG33，一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；轴距：1850; 最小使用质量：1560; 标准配重：144/228; 档位数：8/2/0； 变速箱型式：(4+1)×2组合式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12300","部20180923","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：2740×1200×1160；驱动型式：四轮驱动；配套功率：33.1kW; 发动机型号及制造商：4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1730; 最小使用质量：1815; 配重：80/34; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","12300","2017TJ193","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2140；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1700（kg）","12300","豫2015273","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3800×1640×2220；轴距：1990（mm）；最小使用质量：2135 （kg）","12300","部2015968","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2140；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1700 （kg）","12300","豫2015274","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：33.1kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3800×1640×2220（消声器）2700（安全架）；轴距：1990（mm）；最小使用质量：2220 （kg）","12300","豫2018110","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3020×1450×1720mm；轴距：1730mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：29.4kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1185kg。","12300","部20152957","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1600×1900mm；轴距：1800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：33.1kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1520kg。","12300","2016TJ071","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1510×1900mm；轴距：1800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：29.4kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-24；最小使用质量：1314kg。","12300","部20152956","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1610×1900mm；轴距：1800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：29.5kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1314kg。","12300","部2015520","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","宁拖484（原：宁拖迪尔484）","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3550×1600×2050,轴距2000MM,最小使用质量1825KG,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,","12300","部20170515","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","宁拖404（原：宁拖迪尔404）","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3150×1550×1950,轴距1860MM,最小使用质量1585KG,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡","12300","部20170513","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3352mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1741mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm，后轮1035-1406mm，选装前轮1000mm，后轮1000-1400mm；常用轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm/后轮1200mm，选装前轮1000mm/后轮1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮定值、后轮有级调节，选装前轮定值、后轮无极调节；最小使用质量：1330kg；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0，选装前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式，选装3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24，选装后轮：9.5-24或9.5-24PR或11.2-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","苏农机（2017）第（0307）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2465mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1210mm，后轮1200-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1200-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1740kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮12.4-24，选装前轮：6.00-16或7.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮：11.2-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","部20152337","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2262mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1210mm，后轮1200-1400mm（常用1200mm)，选装后轮1200-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1740kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮12.4-24，选装前轮：6.00-16或7.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮：11.2-24或13.6-24或11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","部20152337","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404J","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2375mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1210mm，后轮1200-1426mm（常用1200mm)，选装后轮1200-1640mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1900kg；最大配重（前/后）：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮12.4-24，选装前轮：6.00-16或7.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮：11.2-24或13.6-24或11.2-28或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","部20152337","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ404-Ⅰ","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3805×1800×2355mm；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1250（出厂）、1350/1200、1300、（1400出厂）、1500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：305mm；最小使用质量：2300kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；标准配重(前/后)：140/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动","12300","部20160054","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ404-Ⅱ","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3805×1800×2300mm；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1250（出厂）、1350/1200、1300、（1400出厂）、1500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：305mm；最小使用质量：2400kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；标准配重(前/后)：140/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动","12300","部20160054","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3352mm（至前配重）×1440mm（常用轮距）×1980mm（至排气管顶）；轴距：1741mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm，后轮1035-1406mm，选装前轮1000mm，后轮1000-1400mm；常用轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm/后轮1200mm，选装前轮1000mm/后轮1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮定值、后轮有级调节，选装前轮定值、后轮无极调节；最小使用质量：1330kg；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0，选装前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式，选装3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24，选装后轮：9.5-24或9.5-24PR或11.2-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","12300","苏农机（2017）第（0308）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3510×1510×2300；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:33.09或选装33.1（国三）；\n轴距（mm）:1970；\n最小使用质量（kg）:1805","12300","部20170613","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS404-H","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3360×1500×2443；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:29.5（国三）;\n轴距（mm）:1970\n最小使用质量（kg）:1710","12300","部20171832","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3360×1700×2330；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:29.5或选装29.4（国三）\n轴距（mm）:1950\n最小使用质量（kg）:1750","12300","部20151829","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹、便携前配重、单层后配重","12300","部20171842","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配","12300","部20170760","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404N","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.50-16后轮11.2-24、8+2档、液压转向、 双速输出(540/760)、便携前配重、单层后配重","12300","部20170761","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、 双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重","12300","部20152664","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","大棚王、国Ⅲ、风云机罩、前轮600-12后轮950-16、液压转向、 前防撞器、单层后配重","12300","部20152662","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF454C","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","12300","部20170763","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","12300","部20152661","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配","12300","部20170759","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-454S","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D2，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1700，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12300","苏农机（2019）第（0060）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4  .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","2016TJ542","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重","12300","部20152663","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454-10","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3420×1510×2310 .发动机与离合器联接方式：直联式","12300","苏农机（2018）第（0039）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","484","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：35.3","12300","部2015227","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3310×1550×2085mm；轴距:1850mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1130~1430mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1550kg；标准配重(前/后):85/220kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:250.48.023；转向系型式:液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式:锁定踏板式；离合器型式:单作用、单片、干式、常接合式、非独立操纵；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24.","12300","部20160070","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[2189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454-3","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3600×1550×2350mm(至安全架)；轴距:1970mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1130mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1715kg；标准配重(前/后):0/80kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:40型；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动器、机械操纵；驻车制动系型式:锁定踏板式；离合器型式:单作用、单片、干式、常接合式；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28.","12300","部20171122","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3310×1550×2085mm；轴距:1850mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1130~1430mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1550kg；标准配重(前/后):85/220kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:250.48.023；转向系型式:液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式:锁定踏板式；离合器型式:单作用、单片、干式、常接合式、非独立操纵；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24.","12300","部20160071","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[2191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1","12300","部20160224","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：3B-404（原：404）","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5","12300","部20160223","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：45马力，标定功率：33.1KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12300","新2019157","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[2194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3140×1265×1850；最小使用质量：1220kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/2/0；起动方式：电起动","12300","部20170191","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3300×1650×2200（安全架）；轴距（mm）：1850；常用轮距（mm）：1300/1300；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：18.48.016a或D-1DDzhL；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱换挡方式：啮合套。","12300","部20181176","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）（长×宽×高）：3300×1600×2100；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：18.48.016a或D-1DDzhL；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱换挡方式：啮合套。","12300","部20171537","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD454K","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：33.1kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：常柴4L68/全柴4C3-45V32（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3650×1572×2342；整机使用质量：1950kg；轴距（mm）：1845；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、常结合、单作用；变速箱形式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号：7.5-16/11.2-28（选装7.5-16/12.4-26水田轮胎）。","12300","苏农机（2015）第（0083）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","40马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:3400×1500×1880mm；最大牵引力：11.0kN；动力输出轴标定功率下限：24.73kw；轴距：1800mm；最小离地间隙（离地部位）：300mm；最小使用质量：1450kg;功率：29.4kW.","12300","2015TJ578","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3550×1520×2170,mm；轴距：1850mm；常用轮距（前轮/后轮）：1200/1200,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（离地部位）：330mm（牵引板）；最小使用质量：1573kg；标准配重（前/后）：56/40,kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","12300","部20170914","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：45马力，标定功率：33.1KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12300","部20180079","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3432×1427×2080 ；最小使用质量（kg）:1490； 配套动力（kw）:33.1 ；型式:4×4四轮驱动 ；轴距（mm）:1845； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1155（1355）/1180（1100~1225）； 最小离地间隙（mm）:310； 配重（最大）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电启动 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24； 转向系型式:液压转向 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式","12300","部20170295","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","454-YD","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3200×1250×1840 ；最小使用质量（kg）:1450；配套动力（kw）:33.1 ；型式:四轮驱动； 轴距（mm）:1840 ；轮距（mm）:1050（1160）/980（1030）； 最小离地间隙（mm）:230；； 配重（前/后）（kg）:30/60 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16； 转向系型式:液压助力； 变速箱型式:（4+1）*2组合式","12300","部20170654","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：3460mm×1500mm×2660mm 轴距：1880mm最小使用质量：1680kg 标定功率：33.1kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：33.1kW 驱动方式：四轮驱动","12300","2018TJ014","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD404K","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：29.4/29.4/29.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：全柴4C2-40V32/常柴ZN490BT/华源莱动4TE40（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3650×1572×2200（至排气管顶）；整机使用质量：1950kg；轴距（mm）：1845；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱形式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号：7.5-16/11.2-28。","12300","苏农机（2017）第（0066）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3426×1435×2085； 最小使用质量（kg）:1490 ；配套动力（kw）:29.4 ；型式:4×4四轮驱动 ；轴距（mm）:1850； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1150、1300/1100~1225； 最小离地间隙（mm）:310； 配重（最大）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动； 转向系型式:液压转向 ；转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24","12300","部20170299","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","404-YD","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3150×1250×1830 ；最小使用质量（kg）:1310； 配套动力（kw）:29.5； 型式:四轮驱动 ；轴距（mm）:1700； 轮距（mm）:1050（1160）/980（1030）； 配重（前/后）（kg）:30/60；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动 ；安全架型式:两柱式； 转向系型式:液压助力； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:（4+1）*2组合式 轮胎型号；（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16","12300","部20170655","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3550×1550×2270；最小使用质量（kg）：1431；配套动力（kW）：33.1；PTO转速(r/min)：540/720；","12300","部20170739","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT454-D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3215×1400×2165；最小使用质量（kg）：1300；配套动力（kW）：33.1；PTO转速(r/min）：540/720；","12300","部20171761","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK404-A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20151278","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK454-B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20170483","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：4×4四轮驱动；","12300","部20170483","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；型式：四轮驱动；","12300","2017TJ741","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：45马力；型式：四轮驱动；","12300","2017TJ742","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ454-D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：3460mm×1440mm×2420mm 轴距：1880mm最小使用质量：1600kg 标定功率：33.1kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：33.1kW 驱动方式：四轮驱动","12300","2018TJ037","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛404D②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：2870×1280×2060⑤轴距（mm）：1840⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮950、1000、1050、1100、1150、1200后轮960、1020、1060、1120、1160、1220⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1050/1060⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/有级可调⑨最小离地间隙（mm）：250⑩最小使用质量（kg）：1320?标准配重(前/后)（kg）：-/80?最大配重(前/后)（kg）：-/80?档位数前进/倒退/爬行: 8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/2/-?各档理论速度（km/h）：前进：低档：1.78、2.72、4.27、5.88高档：8.25、12.57、19.72、27.19倒退：低档：2.35；高档：11.35?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电起动?动力输出轴功率（kW）：25.3?最大牵引力（kN）：5.8★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：300E.45.001②型式：折叠式安全架★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：JD4B4M2③生产厂：江苏农华智慧农业科技股份有限公司④进气方式：自然吸气⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：90×100⑦标定功率（kW）：29.42⑧标定转速（r/min）：2300⑨型式核准证书：CN FC G3 0631 03 0002⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K395?起动机型号：QDJ1308Q?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：450×130×110②消声器（含消声腔）重量（kg）：3.0±0.2★（五）前照灯①型号：C201-0061★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃：无★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①型号：554D.50.011②容积（L）：50★（十一）转向系①转向系型式：独立油路、全液压前轮转向②转向器型式：摆线转阀式★（十二）制动系①行车制动系型式：蹄式制动②驻车制动系型式：齿板齿条手柄操纵★（十三）安全起动装置①型式：C402-038断","12300","苏农机（2018）第（0311）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛404A②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3380×1350×2170⑤轴距（mm）：1825⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1000、1050、1100、1150、1200后轮：1020、1060、1120、1160、1220⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1100/1120⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/有级可调⑨最小离地间隙（mm）：340⑩最小使用质量（kg）：1420?标准配重(前/后)（kg）：50/140?最大配重(前/后)（kg）：50/140?档位数前进/倒退/爬行: 8/ 2/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/2/-?各档理论速度（km/h）：前进：低档：1.78、2.72、4.27、5.88高档：8.25、12.57、19.72、27.19倒退：低档：2.35；高档：11.35?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电起动?动力输出轴功率（kW）：25.3?最大牵引力（kN）：5.8★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：300E.45.001②型式：折叠式安全架★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：JD4B4M2③生产厂：江苏农华智慧农业科技股份有限公司④进气方式：自然吸气⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：90×100⑦标定功率（kW）：29.42⑧标定转速（r/min）：2300⑨型式核准证书：CN FC G3 0631 03 0002⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K395?起动机型号：QDJ1308Q?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×120×130②消声器（含消声腔）重量（kg）：4.2±0.3★（五）前照灯①型号：ZHTZT-3★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃:无★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①型号：X300.50.011②容积（L）：50★（十一）转向系①转向系型式：独立油路、全液压前轮转向②转向器型式：摆线转阀式★（十二）制动系①行车制动系型式：蹄式制动②驻车制动系型式：齿板齿条手柄操纵★（十三）安全起动装置①型式：C402-038断电式★","12300","苏农机（2018）第（0310）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:404；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农用；外廓尺寸(长×宽×高MM):3385×1435×2133；轴距(MM):1896；轮距(前轮/后轮MM):1200/1150；轮距(前轮/后轮)调整方式:-/调节轮幅；最小离地间隙(MM):342；最小使用质量(KG):1825；前轴质量/后轴质量(KG):745/1080；最大配重(前/后KG):48/180；挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/；各挡理论速度(KM/H):前进档(单作用):2.02/2.56/4.16/6.60/8.61/10.87/17.7/28.07倒档(单作用):1.89/8.04前进档(双作用):2.19/2.92/4.1/6.09/10.08/13.49/18.91/28.07倒挡(双作用):2.78/12.83；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):26.4；最大牵引力(KN):9.8；（二）发动机：商标或品牌:常柴；型式:四缸、直列、水冷、四冲程；型号:ZN490BT；企业名称:常柴股份有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):90×100；排量(L):2.545；压缩比:18:1；标定功率(KW):29.4；标定转速(R/MIN):2400；喷油泵型式、型号:Ⅰ号泵BHF4I075009或BH4I80R8；喷油嘴型式、型号:S型嘴PF68S23或PF68S02；空气滤清器型式、型号:油浴式/K395；起动机型号:减速电机QDJ1508或QDJ1308Q；冷却系统型式:强制水冷；（三）选装发动机(1)：商标或品牌:江动(JD)；型号:JD4B4M2；生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):140.5/1725；额定净功率/转数(KW/R/MIN):29.42/2300；燃料供给型式:电控分配泵，选装发动机(2)：商标或品牌:莱动(LD)；型号:4TE40；生产企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):135/1800；额定净功率/转数(KW/R/MIN):29.5/2400；燃料供给型式:电控分配泵；（四）前照灯：型号:CY-90611(C201-016)；（五）驾驶室或安全架：规格型号:无；型式:无；（六","12300","部20152951","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1550×2250，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170253","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1550×2250，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170264","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3100×1320×2150（mm），驱动型式：四轮驱动，配套动力：29.4（KW），发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴、常柴，发动机型号：YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4DW91-40GG33、4B2-40V32、4D27T31/404、ZN490BT（国三）整机质量：\t1330（kg），轴距：1850（mm），最大配重（前/后）：32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：\t8/2/-，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组成式，驾驶室：无\"","12300","部20170623","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3100×1320×2150（mm），驱动型式：四轮驱动，整机质量：1330（kg），配套动力：33.1（KW），发动机商标或品牌：扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴，发动机型号：YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D1、SD4DW3D2、YD4C45V3、4L68，轴距：1850（mm），最大配重（前/后）：\t32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，驾驶室：无\t\"","12300","部20170626","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-454C","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170252","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1860，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","12300","部20170254","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-404C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170250","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1860，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","12300","部20170251","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-404SA","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：30，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BW3D1，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1700，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/无，变速箱型式：（5+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12300","苏农机（2019）第（0058）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-454SA","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D2，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1700，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/无，变速箱型式：（5+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12300","苏农机（2019）第（0057）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-404S","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：30，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BW3D1，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1700，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","12300","苏农机（2019）第（0061）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40马力；驱动方式：四轮驱动","12300","部20171167","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4。","12300","部20171570","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1。","12300","部20171572","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH454C","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1。","12300","部20171572","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH404C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4。","12300","部20171570","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD454S","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：33.5。","12300","部20180619","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","FL404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5。","12300","部20190516","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kW 马力：45马力 驱动方式：四轮驱动","12300","部20171910","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kW 马力：40马力 驱动方式：四轮驱动","12300","部20152844","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kW 马力：40马力 驱动方式：四轮驱动","12300","部20190052","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3300x1600x2300mm（安全架）；轴距：1860mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：330mm；最小使用质量：1650kg；标准配重（前/后）：54/54kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥28.14kw；最大牵引力：≥10.5KN.","12300","部20171544","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.4kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3300x1600x2300mm（安全架）；轴距：1860mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）:1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：330mm；最小使用质量：1650kg；标准配重（前/后）：68/58kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥24.99kw；最大牵引力：≥10.5KN.","12300","部20171546","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","轴距：1840mm；轮距（前轮/后轮）：1250/1170-1270mm；最小使用质量：1760kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","12300","部20171233","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","轴距：1750mm；轮距（前轮/后轮）：1030/1070mm；最小使用质量：1390kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","12300","部20171230","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1550×2250，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170302","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3100×1320×2150（mm），整机质量：1330（kg），配套动力：33.1（KW），驱动型式：四轮驱动，轴距：1850（mm），轮距(前/后)：1050/910-1060(mm)，最大配重（前/后）：\t32/34（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动、莱动、锡柴、全柴、新柴、四达、扬动、常柴，发动机型号：YD4J45V2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4DW91-45GG33、4B2-45V32、4D30T31/454、SD4DW3D2、SD4DW3D1、YD4C45V3、4L68，转向系型式：液压转向，离合器型式：单片、干式、单作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：\t6.00-12/9.5-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置非独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","12300","部20170629","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170287","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170285","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1550×2250，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后)：54/135，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","12300","部20170290","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：29.4，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号： YD4R40V1、SD4BW3D1、4TE40、4TE40A、4DW91-40GG3U、4B2-40V32、4D27T31/404，轴距（mm）：1860，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","12300","部20170286","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：33.1，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：YD4J45V2、SD4DW3D2、4TE45、4TE45A、4DW91-45GG3U、4B2-45V32、4D30T31/454，轴距（mm）：1860，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","12300","部20170288","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD404-A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.4kW  驱动方式：四轮驱动","12300","部20152025","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","现：JT404(原：迪尔津拖404)","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","12300","2016TJ125","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：3230×1490×2360 ；轴距1950mm；最小使用质量1750kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；两柱式安全架","12300","部20170270","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC454T","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：3490×1480×2100 ；轴距1825mm；最小使用质量1550kg；最大配重（前/后）：45kg/120kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架","12300","部20170271","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3050×1400×1470（㎜）；功率：40马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1760（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级调整；最小使用质量：1245（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","12300","豫2016058","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3770×1620×2130（㎜）；功率：45马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1990（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1265/1200～1500（常用1300）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：2080（㎏）；标准配重（前/后）:112/200（kg）","12300","豫2015144","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3660×1485×1940（㎜）；功率：40马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1830（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1200/1100～1400（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无极可调；最小使用质量：1625（㎏）","12300","豫2015143","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kW(40马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3540×1575×1860；轴距（mm）：1885；轮距（前轮/后轮）（mm）：1000、1100、1200、1260/1000～1470;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：320（后牵引架）；最小使用质量（kg）：1510；档位数（前进/倒退）：8/8;发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4TE40，功率（kW）：29.5；轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24","12300","2016TJ217","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kW（45马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3540×1575×1860；轴距（mm）：1885；轮距（前轮/后轮）：1000、1100、1200、1260/1000-1470;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：320（后桥牵引板）；最小使用质量（kg）：1530；档位数（前进/倒退）：8/8;发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4TE45A，功率（kW）：33.1；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24","12300","2016TJ218","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kW（45马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：2880×1300×1300；轴距（mm）：1750；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：900/920；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：240（前桥底部）；最小使用质量（kg）：1260；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4TE45A，功率（kW）：33.1；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.5-16","12300","部20180091","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2000，轮距(mm)：1220/1190，标定牵引力(n)：7900，最小使用质量(kg)：1750，外廓尺寸(mm)：3400×1545×2260","12300","部20170641","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.5kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1910，轮距(mm)：1100/1180，标定牵引力(n)：6500，最小使用质量(kg)：1595，外廓尺寸(mm)：3540×1500×2205","12300","部20190203","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.5kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1930，轮距(mm)：1240/1185，标定牵引力(n)：11000，最小使用质量(kg)：1675，外廓尺寸(mm)：3360×1545×2250","12300","部20190200","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.5kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1950，轮距(mm)：1230/1190，标定牵引力(n)：11000，最小使用质量(kg)：1610，外廓尺寸(mm)：3385×1510×2100","12300","部20171809","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2010，轮距(mm)：1220/1180，标定牵引力(n)：11000，最小使用质量(kg)：1725，外廓尺寸(mm)：3410×1530×2265","12300","部20190202","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：40马力","12300","豫2016069","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD454E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：40马力","12300","豫2017019","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴-454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3205×1460×2050，轴距：1820，常用轮距（前轮/后轮）：1300/1130，最小使用质量：1560，发动机马力：45马力，标定功率：33.1KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12300","新2017054","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3660×1485×1970（㎜）；功率：29.4（kw）；驱动型式: 四轮驱动；轴距：1830（㎜）；轮距：1200/1100～1400(mm);轮胎：6.5-16/11.2-24；最小使用质量1625（㎏）；牵引力：8200（n）;最大配重（前/后）：24/80（㎏）","12300","豫2016036","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方454B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.08Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1420×1390；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1240；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：/；前照灯型号：CX280P.48.030/CX280P.48.030A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-12-12/13.6-16","12300","豫2016064","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH454-Y","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200mm×1330mm×2210mm、轴距：1700mm、轮距：900mm-1100mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：1915kg、最小离地间隙：235mm、动力输出轴功率：≥28.2kW、发动机标定功率：33.1kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥7.5kN","12300","部20190566","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20171317","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20171332","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kW；驱动型式：4×4轮式 ；整机外廓尺寸(长×宽×高)（ mm）: 3600×1640×1820；整机最小使用质量（kg）：1537 ； 轴距（mm）：1537；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1073-1257/960-1460；最小离地间隙(mm): 285；轮胎型号（前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24（选装：6.50-16/11.2-24，6.50-16/11.2-24高花胎，6.50-16/9.50-24高花胎）； 整机最大配重(前/后)（kg）： 48/180 ；整机档位数（前进/倒退/爬行）： 8F/2R ； 传动系变速箱型式 ： (4+1)×2组成式； 悬挂装置类别： 1类  ；动力输出轴转速 （r/min）： 540/720 。","12300","部20170257","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSY404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.5kW；驱动型式：四轮驱动 ；外廓尺寸(长×宽×高)（mm) :3300×1440×1870（至排气管顶） ；最小使用质量 (kg):1410 ；轴距（mm）:1975；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1225、1425/1160-1300；最小离地间隙(mm)：290；轮胎型号（前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；最大配重(前/后)(kg):  48/120 ；挡位数(前进/倒退/爬行)：  8/2 ；悬挂装置类别：Ⅰ类 ；动力输出轴转速 （r/min）： 720（选装：540/720） 。","12300","2015TJ540","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.5kw/40马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20160179","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：33.1kw/45马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20171345","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：29.4kw/40马力；驱动形式：四轮驱动","12300","部20171311","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；外廓尺寸：3300×1510×2285 ；轴距1960mm；最小使用质量1630kg；最大配重（前/后）：40kg/80kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；翻倾防护装置：两柱式安全架","12300","部20171665","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：40马力","12300","豫2016071","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3700×1655×2300；驱动型式：四轮驱动；配套功率：40.4kW; 发动机型号及制造商：4TD55,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距： 2000; 最小使用质量：1550; 配重：144/360; 档位数： 8/2/0; 变速箱型式：（4+1）×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","15200","部20190551","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3452×1545×2250（安全架）mm；最小使用质量：1600kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×（1+1）×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","15200","部20171539","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3500×1350×2265；驱动型式：四轮驱动；配套功率：36.8kW; 发动机型号及制造商：4TE50,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1860; 最小使用质量：1560; 标准配重：54/66; 档位数：8/2; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","15200","部20180549","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-B1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW","15200","部20170450","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20170593","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","504(原：泰红504)","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距mm：1850；常用轮距(前轮/后轮）mm：1200/1100；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1500；标准配重(前/后)kg：80/168；档位数(前进/倒退/爬行)：前进8/倒退2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：主变速5/副变速2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：框架式安全架；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：手刹式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套、滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。","15200","豫2016199","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×2100；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1340；标准配重(前/后)kg：36/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：CX280P.48.030；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16","15200","豫2016004","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3530×1590×2400，轴距：1955，常用轮距（前轮/后轮）：1300/1330，最小使用质量：1960，发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","新2018061","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，外廓尺寸3580*1680*2500mm，轴距1960mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2100kg，最大牵引力13.6kN.","15200","部20180788","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3850×1905×2580mm；最小使用质量：2700kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、湿式、盘式；离合器型式：干式、独立操纵双作用；变速箱型式：4×2×（2+1）组成式或4×3×（2+1）组成式（选装爬行档）；变速箱换挡方式：同步器换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：综合调节；动力输出轴型式：独立式","15200","部20170155","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT504","功率:36.8马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:36.8KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","15200","部20152920","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:4TE50K；轮距(mm):前轮950,后轮960；轴距(mm):1840；外廓尺寸(mm):3290×1250×2300。","15200","部20190328","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW。","15200","部20151981","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-BA","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW","15200","部20151981","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20180677","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8KW/驱动方式：四轮驱动。","15200","苏农机（2018）第（0505）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5KW/驱动方式：四轮驱动。","15200","苏农机（2018）第（0506）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河北保东农业机械有限公司","轮式拖拉机","保东-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、功率：50马力 2、驱动方式：四轮驱动","15200","部20181382","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","15200","苏农机（2019）第（0073）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:4TE50K；轮距(mm):前轮950-1150后轮960-1150；轴距(mm):1560；外廓尺寸(mm):2850×1360×2050。","15200","部20190329","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504M","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3515×1520×2675 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","苏农机（2019）第（0071）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-15G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3350×1440×2475 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","苏农机（2019）第（0074）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW","15200","部20160195","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-16","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2400 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20160209","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","15200","苏农机（2016）第（0391）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-10","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3420×1510×2310 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","苏农机（2018）第（0040）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3450×1350×2150（至安全架顶）；轴距mm：1830；常用轮距(前轮/后轮）mm：1030/1090；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1465；标准配重(前/后)kg：110/48；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单作用；传动系动力输出轴离合器型式：单作用；传动系变速箱型式：2×（4+1）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12、7.00-12/11.2-16、13.2-16","15200","部20180415","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","15200","部20160718","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3505*1590*2370（至安全架顶端）  55马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：40.5kw，","15200","苏农机（2018）第（0167）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.75kW（50马力）；驱动方式：四轮驱动","15200","部20152647","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：36.8kw；外廓尺寸（长×宽×高）：3795×1530×2350mm，轴距：1960mm，最小使用质量：1738kg，最大配重（前/后）：144/180kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：(4+1)×2组成式，两柱式安全架。","15200","部20170207","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW（55马力）；驱动方式：四轮驱动","15200","部20152648","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：36.8kw；外廓尺寸（长×宽×高）：3136×1350×1965（至安全架顶部）3136×1350×1240（至方向盘的顶部），轴距：1860mm，最小使用质量：1620kg，最大配重（前/后）：13/40kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R，变速箱型式：（4+1）×2，两柱式安全架。","15200","部20160736","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.75kW（50马力）；驱动方式：四轮驱动","15200","部20152647","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW（55马力）；驱动方式：四轮驱动","15200","部20152648","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD554","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：50马力","15200","豫2018118","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554-15","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×（1330-1600）×2660.发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20160211","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554-16","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3460×1490×2375 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","苏农机（2018）第（0041）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4轮式；","15200","部20160446","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151955","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×4轮式；","15200","部20160445","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑554D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.4kw；驱动型式：四轮驱动","15200","部20170872","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.4kw；驱动型式：四轮驱动","15200","部20171871","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20152009","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw；驱动型式：四轮驱动","15200","部20171870","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20152009","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF554-A2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4轮式；","15200","部20160446","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20171108","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","15200","2016TJ596","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","15200","2015TJ571","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20160170","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20160170","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","15200","新2018054","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD554D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","15200","新2018055","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：36.8kw；驱动方式：四轮驱动","15200","部20180646","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH554-D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：40.4kw；驱动方式：四轮驱动","15200","部20170870","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4050*1620*2570(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：40.5kW；发动机型号YCD4R23T8-55；档位数：前进12/倒退12；前后轮胎：8.3-20/12.4-28,轴距：2050mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1280/1300（mm），最小离地间隙：310mm,最小使用质量kg：2368","15200","部20171892","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[2337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH504-3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：36.8kw；驱动方式：四轮驱动","15200","部20190073","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：40.4kw；驱动方式：四轮驱动","15200","部20160704","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：36.77kw；驱动方式：四轮驱动","15200","部20151786","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","奥野504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8  。","15200","部20171874","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-554；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:3920x1650x2400；整机轴距mm：2060；整机轮距(前轮/后轮)mm：1280/1300；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/有级调节；整机最小使用质量kg：2500；整机配重(最大)kg:176/240；整机挡位数(前进/倒退/爬行):12F+12R；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式:U型；前照灯型号:550.48.031；转向、制动系转向系型式:液压转向；转向、制动系转向器型式:摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式:双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式:单片干式双作用；传动系变速箱型式:4x3梭式档；传动系变速箱换挡方式:同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28；","15200","新2017039","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-554E","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），驱动型式：四轮驱动，配套动力：40.5（kw），发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554，整机质量：1530（kg），轴距：1750（mm），轮距(前/后)：1050/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，驾驶室：无","15200","部20170625","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：2775×1190×1180；驱动型式：四轮驱动；配套功率：36.8kW; 发动机型号及制造商：4TE50,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1750; 最小使用质量：1815; 配重：80/34; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","15200","2017TJ194","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3350*1610*2200；最小使用质量（kg）：1500；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥31.3","15200","部20190104","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3460*1340*2100；最小使用质量（kg）：1820；档位数（前进/倒退）：8/8；动力输出轴功率（KW）：34.4","15200","部20152868","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）3695×1690×2470mm；轴距：2040mm ；轮距（前轮/后轮）：1350-1682mm；最小离地间隙：395mm（前桥）；最小使用质量：2390KG；档位数（前进/后退）：16/16；最大配重质量(前/后)：70/0KG；前/后轴质量：1110/1280KG；功率：40.5kw。","15200","部2015790","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","ZY504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；2900*1400*2050（至安全架顶端）  50马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：36.8kw","15200","苏农机（2018）第（0172）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方 504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×2100；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1340；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：6/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：FD11-3-0000；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：2X(3+1)机械组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/9.5-16","15200","部20151892","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3875×1635×2145（㎜）；功率：40.5（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2045（㎜）；轮距（前/后）：1265/1250～1500(常用1300）(mm);轮胎（前/后）：9.5-20/13.6-28；牵引力：12500（n）；最小使用质量2530（㎏）；最大配重（前/后）：112/200（㎏）","15200","豫2016037","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD504L","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151242","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:1860mm\n轮距(前轮/后轮):1260/1300\n外廓尺寸：3550×1600×2230\n最小使用质量:1700kg\n最大牵引力：13.3KN\t\n标定功率:36.8KW\n马力：50\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","15200","苏农机（2017）第（0355）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2005mm\n轮距(前轮/后轮):1360/1300mm\n外廓尺寸：3560×1760×2400\n最小使用质量:1985kg\n最大牵引力：11.5KN\t\n标定功率:40.5KW\n马力：55\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","15200","2015TJ569","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","FL504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8。","15200","部20190513","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田504G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3525×1380×1395，轴距（mm）：1880,轮距（出厂mm）：1000/1050，最小使用质量（kg）: 1600,最大配重（前/后）（kg）：48/120，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1) ×2组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720,","15200","新2019153","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[2355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3900*1780*2350（mm)；轴距：2020mm；轮距：1300/1400、1500、1600；最小离地间隙：321.5mm；最小使用质量：2430kg；发动机型式：直列、四缸、水冷、直喷、四冲程增压；型号：4D32ZT31/554；生产厂家：浙江新柴股份有限公司；额定功率：40.5KW；额定转速：2400r/min；排放阶段：国家第三阶段","15200","部20170922","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3845*1620*2630；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；轴距：2040mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1315/1310；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/翻辐板调节；最小使用质量：2270kg；标准配重（前/后）:80/200kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式:电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：FT400/554;转向系型式:全液压转向；行车制动系型式:双片、油浴、盘式；驻车制动系形式：双片、油浴、盘式；前驱动桥型式：旱地水田兼用型；离合器型式：干式、单片、单作用、常结合；动力输出轴离合器型式：无；变速箱型式：4X3X(1+1)组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28","15200","部20171834","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3220X1400X2050MM；驱动型式:4X4轮式；功率:50马力；轴距:1755MM；最小使用质量:1378KG；最大配重(前/后)14/76KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:554-46-010,两柱式","15200","部20151030","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3575*1620*2540；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；轴距：2000mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1270/1310；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量：2023kg；标准配重（前/后）:64/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；主变速档位数：5；副变速档位数/其他档位数：2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式:电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：554-46-010，型式：两柱式安全架，生产厂：山东山拖凯泰农业装备有限公司；前照灯型号：D-1DDzhL ; 转向系型式:前轮液压转向 ；行车制动系型式：蹄式、机械操纵  ；驻车制动系形式：手动、机械制动  ；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：(4+1)×2组成式 ；主变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；","15200","部20180626","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河554E","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3430mm×1520mm×2080mm，轴距：1840mm，轮距（前轮/后轮）： 960mm（1100mm、1200mm、1300mm）/960mm～1300mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：330mm，最小使用质量：1800kg，配重（最大）（前/后）：45kg/43kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0 , 发动机与离合器联接方式：直联式，起动方式：电启动，配套动力：40.5kW，发动机型号：4TD55A。排放阶段：第三阶段","15200","部20170620","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3610mm×1590mm×2375mm，轴距：1970mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm/1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/有级调节，最小离地间隙：300mm（前驱动桥底部），最小使用质量：2060kg，配重（最大）（前/后）：92kg/163kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 , 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4D32T31/504。排放阶段：第三阶段","15200","部20171793","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河554B（原：WH554B）","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3665mm×1590mm×2387mm，轴距：2025mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm/1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：固定/有级可调，最小离地间隙：350mm（前桥底部），最小使用质量：2070kg，配重（最大）（前/后）：100kg/130kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 , 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：40.5kW，发动机型号：4D32ZT31/554。排放阶段：第三阶段","15200","部2015565","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；驱动方式：四驱","15200","部20180516","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：55马力，标定功率：40.4KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","15200","部20180515","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF554；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3555×1605×2125mm；轴距：2010mm；轮距（前轮/后轮）：1340/1315mm；最小离地间隙：355mm；最小使用质量：1915kg；前轴质量/后轴质量：810/1115kg；最大配重（前/后）：60/60kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2；启动方式：电启动；动力输出轴功率：34.4kw；额定牵引力：9.2KN；","15200","部20152934","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率;36.8KW，外廓尺寸3500*1650*2400mm，轴距1850mm，常用轮距（前/后）1300/1300mm，最小使用质量1880kg，最大牵引力13.3kN","15200","部20190477","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20171106","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20171106","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3450×1600×2200,轴距1740MM,最小使用质量1460KG,最大配重(前/后):40/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,","15200","部20180658","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木504X","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3490×1660×2580,轴距1880MM,最小使用质量1850KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,","15200","部20180662","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):3650×1600×2360，轴距（mm）：1950，常用轮距（前轮/后轮mm）：1320/1300，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:380，最小使用质量(Kg)：1980","15200","部20170634","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力，驱动方式：4×4，外廓尺寸(长×宽×高mm):3850×1670×2370;轴距（mm）：2040；轮距（前轮/后轮mm）：1250、1450/1200、1300、1400、1500，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:310,最小使用质量(Kg)：2300,","15200","部20153030","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","鑫华泰山504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.42kw（40马力），驱动方式：四轮驱动；","15200","部20171212","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","鑫华泰山504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：四轮驱动；轮胎配置（3种）：1、前6.50-16/后11.2-24；2、前6.00-16/后11.2-24；3、前6.00-16/后9.50-24；机罩外形（3种）：方形、流线型、圆弧形，颜色有红色、蓝色、绿色；外廓尺寸（长*宽*高）mm：3465*1490*2050（至消声器）；","15200","部20171211","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:40.4KW,驱动方式:四轮驱动","15200","部20160662","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[2375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；2900*1400*2050（至安全架顶端）  50马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：36.8kw","15200","苏农机（2018）第（0168）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL554","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5040×2400×3080；轴距或履带接地长mm;2620；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1810/1850；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无极可调；最小使用质量：5240kg；标准配重（前/后）kg：780/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易式；前照灯型号：FT65.48.012；转向系型式：全液压式；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：湿式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双片、双作用；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2组合式；主变速箱换档方式：啮合套式；副变速箱换档方式：啮合套式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","15200","部20170981","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[2377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3845*1645*2630；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：40.5kw；轴距：2040mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1315/1310；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/翻辐板调节；最小使用质量：2270kg；标准配重（前/后）:80/200kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：FT400/554;转向系型式:全液压转向；行车制动系型式:双片、油浴、盘式；驻车制动系形式：双片、油浴、盘式；前驱动桥型式：旱地水田兼用型；离合器型式：干式、单片、单作用、常结合；动力输出轴离合器型式：无；变速箱型式：4X3X(1+1)组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28","15200","部20171833","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3560*1670*2540；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：40.5kw；轴距：1990mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1285/1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量：2067kg；标准配重（前/后）:64/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；主变速档位数：5；副变速档位数/其他档位数：2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：554-46-010，型式：两柱式安全架，生产厂：山东山拖凯泰农业装备有限公司；前照灯型号：D-1DDzhL ; 转向系型式： 前轮液压转向；行车制动系型式：蹄式、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动  ；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：(4+1)×2组成式 ；主变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；","15200","部20180625","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖554D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3050X1440X2200MM；驱动型式:4X4轮式；功率:55马力；轴距:1865MM；最小使用质量:1360KG；最大配重(前/后)45/24KG；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室:554-46-010,两柱式,","15200","2015TJ541","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","轮式拖拉机","SR554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机形式：四缸、水冷、四冲程柴油机；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3360×1460×2290；轴距或履带接地长(mm)：1820；常用轮距（前轮/后轮）或轨距(mm);1240/1180；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量(kg)：1820；标准配重（前/后）：/；档位数（前进/倒退/爬行）：8F/8R/8；主变速档位数/副变速档位/其他档位数：4/2/2；发动机与离合器联接方式：直连式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号：SR500.46.001；型式：两柱式；生产厂：洛阳清立机械有限公司；认证证书编号或检验报告编号：FH17GW0681；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：SR500.48.019；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式自增力制动器；驻车制动系型式：手把锁止行车制动器；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、双作用；动力输出轴离合器型式：后置、半独立式；传动系变速箱型式：组成式，基本型：（1+1）×4×2选装爬行器：（1+1）×4×2×2；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号：（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28。","15200","苏农机（2017）第（0439）号","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[2381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8Kw（50马力）；驱动型式：四轮驱动","15200","部20181208","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4G33T功率36.8千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式,安全架;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3410×1485(1296~1735)×2450;整机轴距或履带接地长mm1896/1954;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1300/后轮:900~1450;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1200/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/无/调节轮辐;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1880;整机标准配重(前/后)kg48/180;整机最大配重(前/后)kg120/180","15200","苏农机（2018）第（0492）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4G33T功率36.8千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式;大棚用;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3185×1345(1345~1450)×2120整机轴距或履带接地长mm1855;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮1000后轮1010或1100;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/不可调/调节轮辋(可选);整机最小离地间隙mm250;整机最小使用质量kg1375;整机标准配重(前/后)kg40/100;整机最大配重(前/后)kg40/100","15200","部20181311","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3835×1640×2240（排气管）、2700（安全架）；轴距：2030（mm）；最小使用质量：2300（kg）","15200","部20171977","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3400×1510×1450；轴距：1730（mm）；最小使用质量：1556（kg）","15200","豫2015270","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2670；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1810 （kg）","15200","豫2016191","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3400×1510×1450；轴距：1730（mm）；最小使用质量：1552 （kg）","15200","豫2015271","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","15200","部20171172","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW（55马力）；驱动型式：四轮驱动","15200","部20171174","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20170315","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：55马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20160621","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏554N","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：55马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20180671","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20181293","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏504H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20170891","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3825×1700×2270（排气管）、2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2345（kg）","15200","部20171980","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3249*1296*1300 整机质量（kg）:1630 配套动力（kw）:36.75 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-504D 型式:四轮驱动 用途:大棚作业、一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm):3249*1296*1300 轴距或履带接地长（mm):1954 轮距（前轮/后轮）或轨距","15200","部20171181","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-504Y","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4G33T功率36.8千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式;大棚用;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3185×1345(1345~1450)×2120整机轴距或履带接地长mm1855;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮1000后轮1010或1100;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1000/1010;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/不可调/调节轮辋(可选);整机最小离地间隙mm250;整机最小使用质量kg1375;整机标准配重(前/后)kg40/100;整机最大配重(前/后)kg40/100","15200","苏农机（2017）第（0003）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3385~3443)*(1296~1735)*2370 整机质量（kg）:1720 配套动力（kw）:36.8 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸（长*宽*高mm):(3385~3443)*(1296~1735)*2370 轴距 (mm):1896~1954 轮距（前轮/后轮 mm ）:","15200","部20152310","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木554B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3980×1820×2520,轴距1990MM,最小使用质量2450KG,最大配重(前/后):150/260(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,","15200","部20180653","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3160×1620×2500,轴距1970MM,最小使用质量1950KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿换挡,","15200","部20180661","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3800×1614×2130，轴距（mm）：2060,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2205,最大配重（前/后）（kg）：144/300，档位数（前进/后退）：8/4，变速箱型式：（2+1）×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720","15200","部2015746","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3800×1650×2300，轴距（mm）：2040,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2135,最大配重（前/后）（kg）：108/300，档位数（前进/后退）：8/4，变速箱型式：（2+1）×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","15200","部2015747","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田554G","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3340×1320×1350（安全架：2116），轴距（mm）：1800,轮距（出厂mm）：1000/1000，最小使用质量（kg）:1550,最大配重（前/后）（kg）：48/120，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","15200","部20170379","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3565mm（至前配重）×1491mm（常用轮距）×2070mm（至排气管顶）×2500mm（至安全架顶）；轴距：1741mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm，后轮1035-1406mm，选装前轮1000mm，后轮1214-1542mm或1000-1506mm；常用轮距（前轮/后轮）：前轮1150mm/后轮1206mm，选装前轮1000mm/后轮1214mm或1024mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮定值、后轮有级调节，选装前轮定值、后轮无极调节；最小使用质量：1600kg；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；传动系变速箱型式：3×（3+1）组成式，选装3×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24，选装后轮：9.5-24或9.5-24PR或11.2-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","15200","苏农机（2018）第（0296）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","宁拖554（原：宁拖迪尔554）","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3650×1600×2480,轴距1970MM,最小使用质量2050KG,变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,","15200","部20170516","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃554D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（安全架2100mm）；轴距：1730mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：40.5kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1650kg。","15200","部20170355","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3880×1650×2130mm；轴距：1990mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：2130kg。","15200","部20160616","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3980×1650×2130mm；轴距：1990mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：40.4kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：2356kg。","15200","部20160617","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3700×1600×2300mm；轴距：1950mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：2003kg。","15200","部20160158","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（安全架2100mm）；轴距：1730mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1650kg。","15200","部20170346","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3700×1600×2300mm；轴距：1950mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：40.5kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：2122kg。","15200","部20160159","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2670；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1810（kg）","15200","豫2016194","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸3250×1380×2150mm，四轮驱动，发动机标定功率36.8kW，轴距：1730mm，最小使用质量1515kg，最大配重（前/后）：48/54kg，档位（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，无驾驶室，有安全架。","15200","部20170751","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3750*1600*2325 ，整机质量（kg）:2530 ，配套动力（kw）:40.4 ，型式:4x4四轮驱动， 轴距（mm）:2020 ，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1200,1300,1450 ，最小离地间隙（mm）:320 最大配重（前/后）（kg）:60/120， 档位数（前进/倒退）:8/2 ，动力输出轴输出功率（kw）:34.34 ，最大牵引力（KN）:12.5 ，驾驶室或安全架  ，转向系形式:全液压转向 ，离合器型式:单片，干式，常接合式 ，变速箱换挡方式:啮合式换挡， 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 ，液压悬挂系统型式:半分置式 ，悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 ，，调节方式:力位调节， 动力输出轴型式:非独立式。","15200","2016TJ135","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：40.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3825×1750×2270；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2345 （kg）","15200","部2015969","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3560×1600×2260；驱动型式：四轮驱动；配套功率：36.8kW; 发动机型号及制造商：4TE50，山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：2040; 最小使用质量：1850; 标准配重：144/228; 档位数：8/2/0； 变速箱型式：(4+1)×2组合式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","15200","部20180919","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3600×1650×2390， 整机质量（kg）:1870，配套动力（kw）:36.8 ，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:1950，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:340，最大配重（前/后）（kg）:70/60， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:31.3，最大牵引力（KN）:12，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 ，液压悬挂系统型式:半分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 ，调节方式:力、位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","15200","部20171555","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3500×1640×2350， 最小使用质量（kg）:1750，配套动力（kw）:36.8 ，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:1850，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:340，最大配重（前/后）（kg）:55/60， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:≥31.3，最大牵引力（KN）:≥12，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 ，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","15200","部20181191","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm（至排气管顶）/2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2100mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410-1710mm(常用1410mm)，后轮1300-1700mm(常用1400mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2420kg（配安全架），2640kg（配驾驶室）；最大配重（前/后）：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","15200","部2015888","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3504mm（至前配重）×1526mm（常用轮距）×2280mm（消声器顶）×2395mm（至驾驶室顶），选装2490mm(至安全架顶）；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)（无极可调）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2020kg（配驾驶室），1860kg（配安全架）；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室或安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","15200","苏农机（2017）第（0074）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1820kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28，选装前轮6.00-16或6.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","15200","部20152338","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504J","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2395mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1980kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28，选装前轮6.00-16或6.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","15200","部20152338","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2490mm；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1200mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定式、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1820kg；最大配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28，选装前轮6.00-16或6.50-16或6.50-16PR或7.50-16PR，后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","15200","部20152338","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：2775×1190×1180；驱动型式：四轮驱动；配套功率：40.4kW; 发动机型号及制造商：4TD55,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1715; 最小使用质量：1815; 配重：80/34; 档位数：8/4/0; 变速箱型式：(2+1)×4组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","15200","2017TJ195","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD554-B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3200×1600×2600；驱动型式：四轮驱动；配套功率：40.4kW; 发动机型号及制造商：4TD55,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1900; 最小使用质量：2175; 配重：60/100; 档位数：8/4/0; 变速箱型式：(2+1)×4组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","15200","2017TJ196","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3885mm*1640mm*2450mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：36.8kW（50马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TE50, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 03 0001;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2075mm，6.最小使用质量:2340kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","15200","部20151637","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3885mm*1640mm*2260mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：36.8kW（50马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TE50, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 03 0001;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2075mm，6.最小使用质量:2160kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","15200","部20151637","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2510mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：40.4kW（55马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号:4TD55, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0006;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2075mm，6.最小使用质量:2440kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","15200","部2015872","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2310mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：40.4kW（55马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号:4TD55, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0006;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2075mm，6.最小使用质量:2260kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","15200","部2015872","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNI504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3560mm×1550mm×2470mm;2.整机轴距:1880mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm:1000、1100、1200/1000-1300;4.整机最小离地间隙: 290（前驱动桥底部）mm;5.整机最小使用质量:1500kg;6.发动机型号:4TE50;配套功率:36.8kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;（①选装:发动机型号:4B2-50V32;配套功率:36.8kW;制造商:安徽全柴动力股份有限公司;排放阶段:国三;②选装:发动机型号:4DW91-50GAG3U;配套功率:36.8kW;制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;排放阶段:国三;）;7.整机型式:四轮驱动; 8.转向系型式:全液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮):7.50-24/12.4-28;10.翻倾防护装置型式:折叠式安全架;","15200","苏农机（2019）第（0185）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNI554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3560mm×1550mm×2470mm;2.整机轴距:1880mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm:1000、1200/1000-1300;4.整机最小离地间隙: 290（前驱动桥底部）mm;5.整机最小使用质量:1500kg;6.发动机型号:4TD55A;配套功率:40.5kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;（选装:发动机型号:4DW93-55GG3U;配套功率:40.5kW;制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;排放阶段:国三;）;7.整机型式:四轮驱动; 8.转向系型式:全液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮):7.50-24/12.4-28;10.翻倾防护装置型式:折叠式安全架;","15200","苏农机（2019）第（0184）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","15200","部20151980","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-A1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW","15200","部20160195","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-AA1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW","15200","部20160195","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","15200","部20160197","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M504L-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","15200","部20151986","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M554-AA","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.5KW","15200","部20160195","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20160647","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD504S","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：37。","15200","部20180618","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3515（至前配重）×1725（常用轮距）×2500(至安全架顶)；最小使用质量KG:1920；发动机功率KW:36.8；驱动方式:四轮驱动；","15200","苏农机（2018）第（0049）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3550×1670×2510（安全架）；最小使用质量KG:1900；发动机功率KW:36.8；驱动方式:四轮驱动；","15200","部20190474","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：4×4四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3800×1775×2650（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长度（mm）：2020；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1350/1400-1600；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/可调；最小离地间隙（mm）：360；最小使用质量（kg）：2500；前轴质量/后轴质量（kg）：1010/1490。","15200","部20151886","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：TC504（原：HT504）","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","15200","部20180922","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：36.8KW","15200","部20180573","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3230（至前配重架）×1550（常用轮距）×2350(至安全架顶)；最小使用质量KG:1670；发动机功率KW:40.4；驱动方式:四轮驱动；","15200","部20170685","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3500（至前配重架）×1550（常用轮距）×2350(至安全架顶)；最小使用质量KG:2056；发动机功率KW:40.4；驱动方式:四轮驱动；","15200","部20170684","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500（1400-1780）×2200mm；轴距：1900mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮7.5-16/后轮12.4-28；最小使用质量：1630kg。","15200","部20190081","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20160647","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","50马力，功率：36.8KW；驱动方式：四轮驱动。","15200","部20181194","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3400×1530×2260mm，四轮驱动，发动机标定功率36.8kW，轴距：1870mm，最小使用质量1580kg，最大配重（前/后）：120/144kg，档位（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，无驾驶室，有安全架。","15200","部20170750","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3460×1550×2250mm，四轮驱动，发动机标定功率40.4kW，轴距：1900mm，最小使用质量1630kg，最大配重（前/后）：120/144kg，档位（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，无驾驶室，有安全架。","15200","部20170749","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX504D-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：36.8KW","15200","部20180068","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX554-C","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：40.5KW","15200","部20180076","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3700*1615*2130；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4；动力输出轴功率（KW）：31.3","15200","部20152867","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3700*1615*2130；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退）：8/4；动力输出轴功率（KW）：34.4","15200","部2015773","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3515*1635*2130；最小使用质量（kg）：1760；档位数（前进/倒退爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥31.28","15200","部20170327","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3830*1810*2635；最小使用质量（kg）：2560；档位数（前进/倒退）：8/8/0；动力输出轴功率（KW）：34.5","15200","部20180605","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3350*1300*2000；最小使用质量（kg）：1700；档位数（前进/倒退）：8/2；动力输出轴功率（KW）：31.28","15200","部20152866","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT504","功率:50 马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1500×2300；最小使用质量（kg）：1530；配套动力（kW）：36.8；PTO转速(r/min)：720；","15200","部20180426","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151243","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20160450","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF504-A2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×4轮式；","15200","部20160445","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1400×2100；最小使用质量（kg）：1450；配套动力（kW）：36.8；PTO转速(r/min)：720；","15200","部20180427","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3600×1650×2300；最小使用质量（kg）：2000；配套动力（kW）：40.5；PTO转速(r/min）：540/720；","15200","部20171240","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151244","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151244","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","554-YD","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3130×1410×2105 ；最小使用质量（kg）:1450； 配套动力（kw）:40.5； 驱动方式:四轮驱动；轴距（mm）: 1730； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1015、1050、1160/985、1030、1060 ；最小离地间隙（mm）:250 ；标准配重（kg）:90/620 ；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式: (4+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:7.00-12/13.6-16 ；发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动","15200","部20180680","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD504K","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：全柴4C4-50V32/常柴4G33T/华源莱动4TE50（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3650×1572×2200（至排气管顶）；整机使用质量：1950kg；轴距（mm）：1845；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱形式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号：7.5-16/11.2-28。","15200","苏农机（2017）第（0068）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：3460mm×1500mm×2660mm 轴距：1880mm最小使用质量：1680kg 标定功率：41kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：41kW 驱动方式：四轮驱动","15200","2018TJ015","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151956","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151956","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151956","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM554-A2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：4×4四轮驱动；","15200","部20151956","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；型式：四轮驱动；","15200","2018TJ465","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；型式：四轮驱动；","15200","2018TJ464","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-YD","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3220×1245×1855； 最小使用质量（kg）:1400 ；配套动力（kw）:36.8 ；型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:1835 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1055（1115）/985（1030）；最小离地间隙（mm）:235； 配重（最大）（kg）:30/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动 ；转向系型式:液压转向； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16","15200","部20170296","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3490×1482×2075； 最小使用质量（kg）:1605； 配套动力（kW）:40.5 ；型式:4*4四轮驱动 ；轴距（mm）:1840；轮距（前轮/后轮）（mm）:1250（1350）/1180（1100~1225）； 最小离地间隙（mm）:310； 配重（最大）（kg）:30/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动； 转向系型式:液压转向； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24","15200","部20170298","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3462×1483×2070； 最小使用质量（kg）:1630 ；配套动力（kw）:36.8； 型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:1835； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1150（1300）/1180（1100~1225）； 最小离地间隙（mm）:310； 配重（最大）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动； 转向系型式:液压转向； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24；","15200","部20170297","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","部20180080","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3270×1360×2110,mm；轴距：1800mm；轮距（前轮/后轮）：960、1050/960-1150,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：245mm（前桥中间放油口）；最小使用质量：1585kg；最大配重（前/后）：64/50,kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","15200","部20170754","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1650×2340,mm；轴距：1955mm；轮距（前轮/后轮）：1300/1150、1300、1430,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/翻转辐板；最小离地间隙（离地部位）：305mm（牵引板底部）；最小使用质量：1845kg；标准配重（前/后）：78/60,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","15200","部20171812","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB554C","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","55马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4000×1600×2400mm；最大牵引力：18.62kN；动力输出轴标定功率下限：37.36kw；轴距：2000mm；最小离地间隙（离地部位）：320mm；最小使用质量：2300kg;功率：40.4kw","15200","部20160118","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","50马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4000×1600×2400mm；最大牵引力：19.85kN；动力输出轴标定功率下限：36.07kw；轴距：2000mm；最小离地间隙（离地部位）：320mm；最小使用质量：2200kg;功率：36.8kw","15200","部20160117","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3870×1700×2530；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:40.5（国三）;\n轴距（mm）:2063;\n最小使用质量（kg）:2680（驾驶室）；2510（安全架）；","15200","部20171542","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3387×1300×2100；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:36.8（国三）;\n轴距（mm）:1786;\n最小使用质量（kg）:1410","15200","部20190299","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):40.5；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 3815×1720×2320；轴距(mm): 1980；常用轮距(前轮/后轮mm): 1320/1300；轮距调整方式：有级调整/有级调整；最小使用质量(Kg):2340；最大配重（前/后）kg：120/160；档位数(前进/倒退/爬行): 12F/12R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）: 六柱式安全驾驶室；前照灯型号：BQ1045；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；制动系型式：盘式、湿式制动器；离合器型式：蝶形弹簧压紧、双作用离合器；动力输出轴型式：后置、半独立式；变速箱型式:4×3×(1+1) 组成式；变速箱换挡方式：直齿啮合套换挡","15200","部20151966","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.4kw；驱动型式：四轮驱动；用途：农田作业、运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4010×1660×2580,mm；轴距：2015mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300、1400/1200、1300、1400、1500,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：325mm（牵引板底部）；最小使用质量：2540kg；最大配重（前/后）：144/180,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","15200","部20170755","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：40.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3570×1710×2660；整机使用质量：2150kg；轴距（mm）：1992；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：干式、单片、常结合、双作用；变速箱形式：二轴、直齿（4×2）×2组成式；轮胎型号：8.3-20/12.4-28（选装8.3-24/12.4-32）。","15200","部2015664","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD504Z","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：36.8；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33T、安徽全柴动力股份有限公司4C4-50V32、山东华源莱动内燃机有限公司4TE50（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3670×1310×2345（至排气管顶）/2375（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1870；最小使用质量(kg)：1745；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱型式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28。","15200","苏农机（2017）第（0438）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3500×1600×2340；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：40型或D-1DDzhL或18.48.016a；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动系型式：蹄式；变速箱换挡方式：啮合套。","15200","部20171536","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3500×1600×2340；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：40型或D-1DDzhL或18.48.016a；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动系型式：蹄式；变速箱换挡方式：啮合套。","15200","部20171538","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3700×1450×2250；轴距：1950mm；最小使用质量：1550kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/2/0；起动方式：电起动","15200","部20170195","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3700×1450×2250；轴距：1900mm；最小使用质量：1550kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/2/0；起动方式：电起动","15200","部20170196","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","新2019154","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[2495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","15200","部20171959","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5","15200","部20170459","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8","15200","部20160225","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3600×1770×2470mm(至安全架)；轴距:2080mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1300mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:2020kg；标准配重(前/后):85/240kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:40型；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动；离合器型式:干式、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置、半独立式Ⅰ型；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32.","15200","部20170210","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3450×1600×2400mm(至安全架)；轴距:1975mm；常用轮距(前轮/后轮):1280/1130mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1790kg；标准配重(前/后):85/240kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:LT604.45.020；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动；离合器型式:干式、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置、半独立式Ⅰ型；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/12.4-28.","15200","部20180822","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3505×1770×2470mm(至安全架)；轴距:1990mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1300mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:1920kg；标准配重(前/后):85/240kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):两柱式安全架；前照灯型号:40型；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动；离合器型式:干式、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置、半独立式Ⅰ型；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/12.4-28.","15200","部2015606","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504G3-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3738×1615×2512.发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20160214","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504G3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3738×1615×2505 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20160212","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-15","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×(1330-1600)×2260.发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20153055","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554G3-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3738×1645×2537 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20160213","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554G3","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3738×1645×2530 .发动机与离合器联接方式：直联式","15200","部20160210","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF554B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、 风云机罩、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重","15200","部20171846","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹、便携前配重、双层后配重","15200","部20160161","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、 风云机罩、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重","15200","部2015817","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配","15200","部20170762","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF554M","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、内置油缸提升器、1.3m轮距、整体座箱、安全架、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重","15200","部20180120","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","大棚王、国Ⅲ、单作用离合器、经济提升器、 前轮600-12、后轮950-20、液压转向、前加宽防撞器、单层后配重","15200","部20160162","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四达DW37DT国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","15200","部20190314","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3510×1510×2300；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:36.77或选装36.8（国三）\n轴距（mm）:1970\n最小使用质量（kg）:1805","15200","部20170322","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3480×1510×2455；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:40.5（国三）\n轴距（mm）:1860\n最小使用质量（kg）:1768","15200","部20170323","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3250×1390×2140；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:36.8（国三）\n轴距（mm）:1855\n最小使用质量（kg）:1600","15200","部20152667","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8KW（50马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3686×1511×2212；；轴距（mm）：1962；轮距（前轮/后轮）（mm）：960、1100、1245、1300/960～1300;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：365（前桥底部）；最小使用质量（kg）：1650；档位数（前进/倒退）：8/2;发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4TE50，功率（kW）：36.8；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28","15200","2017TJ038","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；标定功率：55马力；外廓尺寸(长×宽×高)：3500mm×1535mm×2270mm；最小使用质量：1550kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1230mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、四冲程、直喷；动力输出轴转速：760/850r/min；","15200","2019TJ047","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[2518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW（55马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3900×1600×2640；轴距（mm）：2050；轮距（前轮/后轮）（mm）：1290/1290、1390、1490、1590；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮不可调/有级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：320（后牵引板）；最小使用质量（kg）：2350；档位数（前进/倒退）：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4D32ZT31/554，功率（kW）：40.5；轮胎型号（前轮/后轮）：8.30-20/12.4-28","15200","2016TJ219","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8KW（50马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3220×1360×2150；轴距（mm）：1780；轮距（前轮/后轮）（mm）：820、900、960、1000、1100/820-1100;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：220（前桥底部）；最小使用质量（kg）：1460；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4TE50K，功率（kW）：36.8；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-12/13.6-16","15200","部20190592","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT554G","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW（55马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3600×1480×2295；轴距（mm）：1860；轮距（前轮/后轮）（mm）：960、1100、1250/960～1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：366（前桥底部）；最小使用质量（kg）：1620；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4TD55A，功率（kW）：40.5；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28","15200","2017TJ039","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-554D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3170×1400×2200（㎜）；功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1850（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级可调；最小使用质量：1600（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","15200","豫2016060","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3875×1635×2145（㎜）；功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：2010（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1265/1200～1500（常用1300）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：2300（㎏）；标准配重（前/后）:112/200（kg）","15200","豫2015140","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：3460×1520×2050 ；轴距1930mm；最小使用质量1580kg；最大配重（前/后）：45kg/55kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架","15200","部20170269","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC504T","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：3540×1530×2100 ；轴距1910mm；最小使用质量1580kg；最大配重（前/后）：45kg/120kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架","15200","部20170268","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC554T","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3540×1520×2350；轴距1880mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1745kg；标准配重（前/后）：64/100；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式 安全架；前照灯型号：WDT400.48.035；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：机械、蹄式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+4）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：滑移齿轮换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","15200","部20180876","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：3370×1495×2360 ；轴距2030mm；最小使用质量1790kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；采用直齿（4+1）×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；两柱式安全架","15200","部20170267","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","现：JT554(原：迪尔津拖554)","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","15200","2016TJ126","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1860，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","15200","部20170291","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：40.5，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴，发动机型号：YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","15200","部20170292","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1530（kg），配套动力：36.8（kw），驱动型式：4×4轮式，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：1050/1050(mm)，最大配重（前/后）： 32/40（kg），档位数（前进/倒退）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U，转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：7.00-12/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","15200","部20170628","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","15200","部20170289","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","15200","部20170699","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3500x1600x2400mm（安全架）；轴距：1980mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：330mm；最小使用质量：1850kg；标准配重（前/后）：54/54kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥31.3kw；最大牵引力：≥11.5KN.","15200","部20171547","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3500x1600x2500mm（安全架）；轴距：1980mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：420mm；最小使用质量：2050kg；标准配重（前/后）：54/54kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥34.43kw；最大牵引力：≥12.5KN.","15200","部20171545","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kW 马力：50马力 驱动方式：四轮驱动","15200","部20190053","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kW 马力：50马力 驱动方式：四轮驱动","15200","部20152845","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kW 马力：55马力 驱动方式：四轮驱动","15200","部20171908","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","15200","苏农机（2019）第（0324）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","15200","苏农机（2019）第（0322）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD554S","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：40.5。","15200","部20180616","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8。","15200","部2015500","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8。","15200","部2015500","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：55马力，标定功率：40.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","部20180077","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：3750×1460×2280（mm），轴距：1990mm，常用轮距（前轮/后轮）：  990/1150，档位：8+2滑移齿轮，最大牵引力：13.8KN,最大提升力：8.3KN，动力输出转速（PTO）：540/720r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：莱动国Ⅲ4TE50或锡柴4DW91-50GAG3U,功率：36.8/36.8KW，驱动方式：四轮驱动","15200","部20180530","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：3160×1290×2050（mm），轴距：1890mm，常用轮距（前轮/后轮）：960/980，档位：8+2滑移齿轮，最大牵引力：12.5KN,最大提升力：8.3KN，动力输出转速（PTO）：540/720r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：莱动4TE50或锡柴4DW91-50GAG3U,功率：36.8/36.8KW，驱动方式：四轮驱动","15200","部20180531","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5。","15200","部2015501","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH554C","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5。","15200","部2015501","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博504H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20180665","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","15200","部20171165","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-504S","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1700，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","15200","苏农机（2019）第（0059）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-504SA","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3410×1600×2510，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D，轴距（mm）：1935，最小使用质量（kg）：1700，配重（kg）(前/后)：24/160，档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/无，变速箱型式：（5+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","15200","苏农机（2019）第（0056）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、锡柴、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、SD4BW3Z1、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","15200","部20170249","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-554C","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3540×1560×2340，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：40.5，发动机商标或品牌：扬动、四达、莱动、锡柴，发动机型号：YD4JZ55C1、SD4BW3Z、4TD55、4DW93-55GG3U，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，驾驶室：无","15200","部20170263","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、全柴、新柴，发动机型号：4G33T、SD4BW3Z1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4DW93-50GG3U、YD4C50V1、4B5-50V32、4D32T31/504，轴距（mm）：1860，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，驾驶室：无","15200","部20170265","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1530（kg），配套动力：36.8（kw），驱动型式：4×4轮式，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：1050/1050(mm)，最大配重（前/后）： 32/40（kg），档位数（前进/倒退）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、扬动、四达、莱动、新柴、全柴、锡柴，发动机型号：4G33T、YD4C50V1、SD4DW3D、4TE50、4TE50A、4D32T31/504、4B5-50V32、SD4BW3Z1、4DW93-50GG3U，转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：7.00-12/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","15200","部20170624","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3980×1650×2350，驱动型式：4×4四轮驱动 ，配套功率（kw）：40.5，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT31/554，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2270，配重（kg）(前/后)：140/224，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","15200","部20171824","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3780×1650×2350，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：36.8，发动机商标或品牌：新柴、全柴、常柴，发动机型号：A498BT-6A、QC498T50、4G33T，轴距（mm）：1990，最小使用质量：2140，配重（kg）(前/后)：144/225，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式 ，机架型式：无架式 ，驾驶室：无","15200","部20151782","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:554；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):3973×1655×2520；轴距(MM):2060；轮距(前轮/后轮MM):1400/1450~1650；轮距(前轮/后轮)调整方式:无/辐板调节；最小离地间隙(MM):380；最小使用质量(KG):2860；前轴质量/后轴质量(KG):1175/1685；最大配重(前/后KG):120/180；挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；各挡理论速度(KM/H):前进:2.27；3.33；5.42；7.11；10.19；14.97；24.34；31.94；后退:1.72；2.52；4.10；5.38；7.7011.31；18.40；24.16；发动机与离合器的联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):38；最大牵引力(KN):14.2；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:四缸、立式、水冷、四冲程；型号:YT4A2-23；企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):105×120；排量(L):4.156；压缩比:18:1；标定功率(KW):40.5；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BHF4PLBH4W95；喷油嘴型式、型号:PB84P30PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250J；起动机型号:QDJ4108GM；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:常柴/力佳；型式:四缸、直列、水冷、四冲程；型号:4G33T/SL4105ABT-2；企业名称:常柴股份有限公司/福建力佳股份有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):95×115/105×117；排量(L):3.26/4.052；压缩比:18.5:1/17:1；标定功率(KW):40.5；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8；喷油嘴型式、型号:PF68P143G/KDLSA155P525A；BHF4PL090230/BH4QT95R9；起动机型号:QDJ1508，选装发动机(2)：商标或品牌:江动(JD)；型号:JD4E6Z8；生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):","15200","部20152948","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:554-1；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):3973×1655×2520；轴距(MM):2060；轮距(前轮/后轮MM):1400/1450~1650；轮距(前轮/后轮)调整方式:无/辐板调节；最小离地间隙(MM):380；最小使用质量(KG):2860；前轴质量/后轴质量(KG):1175/1685；最大配重(前/后KG):120/180；挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；各挡理论速度(KM/H):前进:2.27；3.33；5.42；7.11；10.19；14.97；24.34；31.94；后退:1.72；2.52；4.10；5.38；7.7011.31；18.40；24.16；发动机与离合器的联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):38；最大牵引力(KN):14.2；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:四缸、立式、水冷、四冲程；型号:YT4A2-23；企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):105×120；排量(L):4.156；压缩比:18:1；标定功率(KW):40.5；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BHF4PLBH4W95；喷油嘴型式、型号:PB84P30PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250J；起动机型号:QDJ4108GM；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:常柴/力佳；型式:四缸、直列、水冷、四冲程；型号:4G33T/SL4105ABT-2；企业名称:常柴股份有限公司/福建力佳股份有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):95×115/105×117；排量(L):3.26/4.052；压缩比:18.5:1/17:1；标定功率(KW):40.5；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8；喷油嘴型式、型号:PF68P143G/KDLSA155P525A；BHF4PL090230/BH4QT95R9；起动机型号:QDJ1508，选装发动机(2)：商标或品牌:江动(JD)；型号:JD4E6Z8；生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN","15200","部20152948","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-554E","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1530（kg），配套动力：40.5（kw），驱动型式：四轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：1050/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC、SD4BW3Z、4TD55A、4DW93-55GG3U、YD4JZ55C1、4D32ZT31/554，转向系型式：液压转向离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）： 7.00-12/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/ ，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","15200","部20170631","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR504A","功率:36.8KW(50马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8KW(50马力 ）；驱动方式 ：四轮驱动 ；\n外廓尺寸(长×宽×高): 3530mm×1630mm×2455mm； \n轴距或履带接地长: 1890mm ；\n轮距(前轮/后轮)或轨距 : 1220mm、1300mm/1210mm、1310mm、1410mm； \n常用轮距(前轮/后轮)： 1220mm/1310mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 :有级可调/有级可调； \n最小离地间隙: 360 mm ；\n最小使用质量  1820kg ；\n标准配重(前/后)  90kg/120kg ；\n最大配重(前/后)  90kg/120kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行 : 8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他 : 5/2/0 ；","15200","部20180947","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR504C","功率:36.8KW(50马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动；功率：36.8KW(50马力）； \n外廓尺寸(长×宽×高)： 3380mm ×1640 mm×2460 mm；\n轴距或履带接地长 ： 1875 mm；\n轮距(前轮/后轮)或轨距：1100 mm 、1200 mm、1300 mm/1100 mm、1200 mm、1330  mm；\n常用轮距(前轮/后轮)： 1300mm /1330 mm； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 ：有级可调/有级可调； \n最小离地间隙： 360  mm；\n最小使用质量： 1835  kg；\n标准配重(前/后): 120 kg/130kg； \n档位数  前进/倒退/爬行： 8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他：4/2/0 ；\n发动机与离合器联接方式:直联式； \n起动方式：电启动； \n动力输出轴功率： ≥31.3 kW ；\n最大牵引力 ： 15.32 kN","15200","部20190574","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛504D②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3160×1280×2060⑤轴距（mm）：1900⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮950、1000、1050、1100、1150、1200后轮960、1020、1060、1120、1160、1220⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1050/1060⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/有级可调⑨最小离地间隙（mm）：250⑩最小使用质量（kg）：1300?标准配重(前/后)（kg）：-/80?最大配重(前/后)（kg）：-/80?档位数前进/倒退/爬行: 8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/2/-?各档理论速度（km/h）：前进：低档：1.47、2.23、3.50、4.83高档：6.77、10.3、16.2、22.3倒退： 低档：1.93；高档：9.32?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电起动?动力输出轴功率（kW）：31.95?最大牵引力（kN）：5.6★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：300E.45.001②型式：折叠式安全架★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：4TE50③生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式：自然吸气⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：96×105⑦标定功率（kW）：36.8⑧标定转速（r/min）：2400⑨型式核准证书：CN FC G3 0407 03 0001⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K395?起动机型号：QDJ1308Q?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：430×115×95②消声器（含消声腔）重量（kg）：3.0±0.3★（五）前照灯①型号：C201-0061★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃：无★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①型号：554D.50.011②容积（L）：50★（十一）转向系①转向系型式：独立油路、全液压前轮转向②转向器型式：摆线转阀式★（十二）制动系①行车制动系型式：蹄式制动②驻车制动系型式：齿板齿条手柄操纵★（十三）安全起动装置①型式：C402-038断电式★（十四）传动","15200","苏农机（2018）第（0312）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","554D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:554D；型式:4×4四轮驱动；用途:大棚用；外廓尺寸(长×宽×高)MM2860×1230×1200；轴距(MM):1850；轮距(前轮/后轮MM):1010-1040/1040-1500；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；最小离地间隙(MM):200；最小使用质量(KG)::1310；前轴质量/后轴质量(KG):502/808；最大配重(前/后KG):后配重80；挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、2个倒退档；各挡理论速度(KM/H:前进档:1.40(1.17)/2.14(2.23)/3.35(3.50)/4.62(4.83)/6.49(6.77)/9.88(10.3)/15.5(16.2)/21.3(22.3)倒档:1.84(1.93)/8.92(9.32)；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):34.4；最大牵引力(KN):5.60；（二）发动机：商标或品牌:常柴；型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；型号:4G33T；企业名称:常柴股份有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):4；缸径×冲程(MM):95×115；排量(L):3.26；压缩比:18.5:1；标定功率(KW):40.5；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8；喷油嘴型式、型号:多孔式PF75S01525；空气滤清器型式、型号:湿式K395；起动机型号:QDJ1508；冷却系统型式:强制水冷；(三）选装发动机(1)商标或品牌:江动；型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；型号:JD4102BT3；企业名称:江苏江淮动力股份有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数缸4；缸径×冲程(MM):102×112；排量(L):3.661；压缩比:(18.5±0.5):1；标定功率(KW):40.43；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:4PL；喷油嘴型式、型号:KBAL90P068；空气滤清器型式、型号:湿式K395；起动机型号:QDJ1508DQDJ152TDQDJ1308J；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(2)商标或品牌:山东华源莱动；型式:直列、水冷、四冲程、增压采油机,采用直喷式燃烧室；型号:4TD55A；企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司；气缸数缸4；缸径×","15200","部20152950","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红554B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：50马力","15200","豫2016070","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：50马力","15200","豫2016072","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK504G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20171104","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20170594","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1730×2490，轴距（mm）：2080，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转轮辋/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：325，最小使用质量（kg）：2500，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：34.4，额定牵引力（KN）：18，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28，简易式驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。","15200","部20152816","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3890×1600×2580，轴距（mm）：2000，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转轮辋/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：325，最小使用质量（kg）：2450，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：31.3，额定牵引力（KN）：17.4，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28，简易式驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。","15200","部20152821","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20160176","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3800×1800×2500； 最小使用质量（kg）:2336； 配套动力（kW）:40.5； 型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:2080； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1500/1506; 最大配重（前/后）kg:136/150 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；发动机与离合器联接方式:直联式 ；启动方式:电启动； 转向系型式:全液压转向； 转向器型式:摆线转阀式静液压； 离合器型式:双片、干式、双作用离合器","15200","部20151034","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSY504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kW；驱动型式： 四轮驱动； 整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 2950×1400×2060； 整机最小使用质量（kg）：1250 ；轴距（mm）：1770；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：930/950；最小离地间隙(mm)：235；轮胎型号（前轮/后轮)：6.00-12/9.5-16；整机最大配重(前/后)（kg）： 14/44 ；整机档位数 （前进/倒退/爬行）：8/2/0；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；工作装置悬挂装置类别 ： 1N类； 工作装置动力输出轴转速 （r/min ）：760 。","15200","部20181341","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kW；驱动型式：4×4轮式 ；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm） : 3650×1700×2155；整机最小使用质量（kg）：1522  ；轴距（mm）：1965；轮距（前轮/后轮）（mm）：1230-1400/1200-1360；最小离地间隙(mm)：280；轮胎型号（前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24；  最大配重(前/后)（kg）： 48/180 ；整机档位数（前进/倒退/爬行）： 8F/2R ；传动系变速箱型式 ：(4+1)×2组成式； 悬挂装置类别： 1类  ；动力输出轴转速（ r/min）： 540/720 。","15200","部20170238","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8kw/50马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20171319","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：40.5kw/55马力；驱动形式：四轮驱动","15200","部20171322","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH504-Y","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200mm×1330mm×2210mm、轴距：1700mm、轮距：900mm-1100mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：1895kg、最小离地间隙：240mm、动力输出轴功率：≥31.3kW、发动机标定功率：36.8kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥8.3kN","15200","部20190567","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","554-YD","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3220×1245×1860； 最小使用质量（kg）:1410 ；配套动力（kW）:40.5 ；型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:1840； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1015（1160）/985（1030）； 最小离地间隙（mm）:235； 配重（最大）（kg）:30/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电启动 ；安全架型式:两柱式 ；转向系型式:液压转向 ；变速箱型式:（4+1）*2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16","15200","部20170243","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：37Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3590×1675×2080；轮距（前轮/后轮）：1265/1300;轴距：2070\n轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：2140；标准配重(前/后)kg：45/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式；驻车制动系型式：/；离合器型式：单片干式；传动系变速箱型式：（2+1）X4机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","15200","豫2016005","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方554B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.5Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1340×2100；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1800；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1340；标准配重(前/后)kg：36/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：CX280P.48.030；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：/离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16","15200","豫2016001","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3530×1590×2400，轴距：1955，常用轮距（前轮/后轮）：1300/1330，最小使用质量：1960，发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","新2017055","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3530×1590×2100，轴距：1955，常用轮距（前轮/后轮）：1300/1330，最小使用质量：1960，发动机马力：55马力，标定功率：40.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","新2017056","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：50马力","15200","豫2016025","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：50马力","15200","部20171907","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：50马力","15200","豫2017018","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1940，轮距(mm)：1205/1173，标定牵引力(n)：9000，最小使用质量(kg)：1715，外廓尺寸(mm)：3595×1510×2245","15200","部20190204","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3520mmx1620mmx2460mm、轴距：1970mm、轮距：1345mm/1300mm、最小使用质量：1935kg、最小离地间隙：330mm、动力输出轴功率：≥32kW、发动机标定功率：36.8kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥8.28kN","15200","部20170931","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3920mmx1650mmx2400mm、轴距：2060mm、轮距：1280mm/1300mm、最小使用质量：2500kg、最小离地间隙：320mm、动力输出轴功率：≥34.4kW、发动机标定功率：40.5kW、发动机标定转速：2300r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥9.1kN","15200","部20170934","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰554A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.4kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2000，轮距(mm)：1240/1195，标定牵引力(n)：13500，最小使用质量(kg)：1800，外廓尺寸(mm)：3400×1510×2290","15200","部20180610","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.4kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1995，轮距(mm)：1300/1310，标定牵引力(n)：11500，最小使用质量(kg)：1935，外廓尺寸(mm)：3510×1645×2165","15200","部20152843","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2000，轮距(mm)：1240/1195，标定牵引力(n)：13000，最小使用质量(kg)：1700，外廓尺寸(mm)：3400×1510×2290","15200","部20180609","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2010，轮距(mm)：1240/1195，标定牵引力(n)：13000，最小使用质量(kg)：1750，外廓尺寸(mm)：3410×1510×2290","15200","部20180611","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1860，轮距(mm)：900/950，标定牵引力(n)：6500，最小使用质量(kg)：1370，外廓尺寸(mm)：3090×1280×1280","15200","部20152842","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2200，轮距(mm)：1200/1215，标定牵引力(n)：10500，最小使用质量(kg)：1800，外廓尺寸(mm)：3515×1545×2180","15200","部20152841","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动方式：四轮驱动","17000","部20152649","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动方式：四轮驱动","17000","部20152649","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动方式：四轮驱动","17000","部20152649","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3505*1590*2390（至安全架顶端）  60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.1kw","17000","苏农机（2018）第（0166）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","B604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3550*1670*2440（至安全架顶端） 60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.1kw","17000","苏农机（2019）第（0016）号","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；2900*1400*2370（至安全架顶端）  60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.1kw","17000","苏农机（2019）第（0020）号","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190257","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3550×1500×2480（至安全架顶）；轴距mm：1850；常用轮距(前轮/后轮）mm：1200/1240；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1740；标准配重(前/后)kg：145/162；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：双作用；传动系动力输出轴离合器型式：双作用；传动系变速箱型式：4×2×（1+1）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮、啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16、7.50-16/11.2-24、11.2-28、12.4-28。","17000","部20180416","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：44.1kW/44.5kW；驱动方式：四轮驱动","17000","部20160717","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1500×2380；最小使用质量（kg）：1695；配套动力（kW）：44.2；PTO转速(r/min)：540/720；","17000","部20170738","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-15","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×(1330-1800)×2330.发动机与离合器联接方式：直联式","17000","新2016086","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","17000","苏农机（2016）第（0393）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：44.2kw；外廓尺寸（长×宽×高）：3760×1520×2350mm，轴距：1880mm，最小使用质量：1700kg，最大配重（前/后）：144/180kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式（4+1）×2组成式，两柱式安全架。","17000","部20170206","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：60马力，标定功率：44.1KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","17000","新2019156","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[2609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","济宁新瑞安泰农机装备有限公司","轮式拖拉机","YT604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：60马力，标定功率：44.1KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","17000","新2019155","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[2610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3315×1390×2200；最小使用质量（kg）：1526；配套动力（kW）：44.2；PTO转速(r/min)：540/720；","17000","部20171760","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","杭奔野-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：四轮驱动\n轴距：1880mm\n常用轮距(前/后）：1300mm/1300mm\n最大牵引力：13800N\n整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1650×2450mm（安全架）\n整机最小使用质量：1800kg\n发动机标定功率：44.2kW\n行走系轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28","17000","部20190291","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖604N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3425×1620×2322,轴距1822mm,最小使用质量1680kg,最大配重(前/后):60/100(kg),变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱,换挡方式:啮合套换档,","17000","鄂2019166","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3470×1650×2550（防翻架）3470×1650×2563（四柱式安全驾驶室）3470×1650×2577（六柱式安全驾驶室）,轴距1880mm,最小使用质量1810kg（防翻架）/2025kg（四柱驾驶室）/2110kg（六柱驾驶室）,最大配重(前/后):50/104(kg),变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档,","17000","鄂2019161","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：44.2kw；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190075","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604-3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：44.2kw；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190078","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190580","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-15G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3350×1440×2475 .发动机与离合器联接方式：直联式","17000","苏农机（2019）第（0075）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-16","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3525×1500×2475 .发动机与离合器联接方式：直联式","17000","苏农机（2019）第（0077）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1KW/驱动方式：四轮驱动。","17000","苏农机（2018）第（0507）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604M","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):\t\n3515×1520×2675.发动机与离合器联接方式：直联式","17000","苏农机（2019）第（0072）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：44kw；驱动方式：四轮驱动","17000","2015TJ589","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M604L-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW。","17000","部20151987","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.2kW；驱动型式 :四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）  :3560×1550×2250；整机最小使用质量（kg）：1660 ；轴距（mm）：1965；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1230/1200；最小离地间隙(mm)：330；轮胎型号（前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；整机最大配重(前/后)（kg）： 60/60 ；整机档位数 前进/倒退/爬行： 8/2/0 ；传动系变速箱型式 ： （4+1）×2机械组合式 ；悬挂装置类别 ：1类 ；动力输出轴转速（ r/min ）:540/720  。","17000","苏农机（2017）第（0350）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL604;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3590×1500×2340；轴距或履带接地长mm：1854；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1185/1203；最小离地间隙：355mm；最小使用质量：1650kg；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；(1)发动机型号：4DW93-60GG3U;生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂，进气方式：增压；气缸数：4；缸径×行程mm：90×100；标定功率：44.2kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1411G-P；冷却方式：水冷；（2）发动机型号：WP3.2G61E316;生产厂：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司，进气方式：增压；气缸数：4；缸径×行程mm：96×105；标定功率：44.1kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1406；冷却方式：强制水冷；（3）发动机型号：4TD60;生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司，进气方式：增压；气缸数：4；缸径×行程mm：96×105；标定功率：44.1kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ142；冷却方式：水冷强制循环；排气管消声器重量（含消声腔）：4.7kg；燃油箱容积：60L；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动器；驻车制动系型式：机械手制动；传动系前驱动桥型式\n：旱地型；传动系离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2组成式；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-20/11.2-28；","17000","部20180879","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[2625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20180670","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3880×1935×2700mm；最小使用质量：2750kg；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、湿式、盘式；离合器型式：干式、独立操纵双作用；变速箱型式：：4×2×(2+1)组成式或4×3×(2+1)组成式（选装爬行档）；变速箱换挡方式：同步器换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；液压输出装置：简单液压输出或多路阀输出（2组）","17000","部20152674","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M604-BA","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","17000","部20151982","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3920×1650×2700，轴距：2060，常用轮距（前轮/后轮）：1280/1300，最小使用质量：1960，发动机马力：60马力，标定功率：44.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","17000","新2018053","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL604","功率:44.1kW/60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3800×1450×2480，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、水冷、四冲程；标定功率：44.1kW（60马力）；标定转速：2400r/min，4.轴距或履带接地长：1900mm，5.最小使用质量：1740kg，6.标准配重（前/后）：60/60kg；最大配重（前/后）：60/120kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：（4+1）/2/0，8.变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：500.49.001；型式：安全架","17000","苏农机（2019）第（0188）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M654-AA1","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：48KW","17000","部20160198","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M604-A1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.1KW","17000","部20160196","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.1KW","17000","部20160196","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M604-B1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","17000","部20170451","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3400×1440×2150；驱动型式：四轮驱动；配套功率：44.2kW; 发动机型号及制造商：4D27ZT32/604,浙江新柴股份有限公司；轴距：1880; 最小使用质量：1700KG; 配重：144/360; 档位数： 8/2/0; 变速箱型式：（4+1）×2组成式；是否有驾驶室或安全架：安全架。","17000","部20190591","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","17000","部20151982","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:1880mm\n轮距(前轮/后轮):1260/1300mm\n外廓尺寸：3550×1600×2230\n最小使用质量:1700kg\n最大牵引力：13.8KN\t\n标定功率:45KW\n马力：60\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","17000","苏农机（2017）第（0356）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK604-A2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×4 轮式；","17000","部20160722","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","FL604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1。","17000","部20190512","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3350mm×1300mm×2240mm、轴距：1770mm、轮距：900mm-1100mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：2050kg、最小离地间隙：240mm、动力输出轴功率：≥37.6kW、发动机标定功率：44.2kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥10kN","17000","部20190559","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:44.2kw；发动机型号:4B2-60U32；轮距(mm):前轮1300,后轮1200；轴距(mm):1950；外廓尺寸(mm):3630×1530×2320。","17000","部20190608","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;47.8;发动机型号：YT4B4U22/0478E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；变速箱换挡方式：啮合套换档；","17000","豫2016132","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3835×1620×2300（㎜）；功率：44.1（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2060（㎜）；轮距（前/后）：1330/1300～1500(常用1300）(mm);轮胎（前/后）：8.3-24/14.9-28；牵引力：14100（n）；最小使用质量2400（㎏）；最大配重（前/后）：112/200（㎏）","17000","豫2015155","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","ZY604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3505*1590*2390（至安全架顶端）  60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.1kw","17000","苏农机（2018）第（0170）号","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3570×1700×2300；轮距（前轮/后轮）：1200/1320;轴距：19l轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1990；标准配重(前/后)kg：50/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1、2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：手刹式；前驱动桥型式：/；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20、8.3-24/11.2-32、12.4-28、12.4-32","17000","部20190346","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；2900*1400*2370（至安全架顶端）  60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.1kw","17000","苏农机（2019）第（0011）号","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","B604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3550*1670*2440（至安全架顶端） 60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.1kw","17000","苏农机（2019）第（0007）号","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方654B","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：47.8Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：2900×1400×2100；轮距（前轮/后轮）：1010/910;轴距：1700;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1540；标准配重(前/后)kg：36/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：CX280P.48.030；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式制动器；驻车制动系型式：/；离合器型式：9英寸单作用；传动系变速箱型式：4X(2+1)机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.0-12、6.00-12、7.00-12/9.5-16、13.6-16、13.6-16","17000","豫2016002","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSK604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮；驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：3692×1690×2590mm；轴距：2198mm；轮距（前轮/后轮）：1366~1644mm；最小离地间隙（前桥）：420mm；最小使用质量：2330KG；前/后轴质量：1094/1246KG；功率：44.1kw。","17000","部2015786","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：65马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3700*1615*2130；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；动力输出轴功率（KW）：40.7","17000","部20171583","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3200×1600×2600；驱动型式：四轮驱动；配套功率：44.1kW; 发动机型号及制造商：4TD60,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1900; 最小使用质量：2175; 配重：60/100; 档位数：8/4/0; 变速箱型式：(2+1)×4组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","17000","2017TJ197","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-654A","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：65马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3460*1340*2100；最小使用质量（kg）：1820；档位数（前进/倒退）：8/8；动力输出轴功率（KW）：40.7","17000","部20152870","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3380*1610*2200；最小使用质量（kg）：1520；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥37.5","17000","部20190106","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3380*1610*2200；最小使用质量（kg）：1520；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；动力输出轴功率（KW）：≥37.5","17000","部20190107","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3800×1620×2200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：44.1kW; 发动机型号及制造商：4TD60,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：2050; 最小使用质量：2360; 配重：144/360; 档位数：16; 变速箱型式：4×2×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","17000","2016TJ021","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DJ604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1630×2460（mm），轴距：1885mm，常用轮距（前轮/后轮）：1105/1190，档位：8+8啮合套换挡，最大牵引力：13.8KN,最大提升力：≥10.2KN，动力输出转速（PTO）：540/720r/min，多路阀：一组，转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴扬动国ⅢWP3.2G61E316,功率：44.1KW，驱动方式：四轮驱动","17000","部20190249","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-654；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:3920x1650x2400；整机轴距mm:2040；整机轮距(前轮/后轮):1280/1300；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:/有级调节；整机最小使用质量kg:2500；整机配重(最大)kg:176/240；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：12F+12R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：550.48.031；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：4x3梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；","17000","新2017040","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1530（kg），配套动力：44.1（kw），驱动型式：四轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：1050/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC-32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604，\t转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：7.00-12/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）\"","17000","部20170622","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","奥野604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 。","17000","部20171209","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171103","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：44kw；驱动方式：四轮驱动","17000","部20170178","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK604G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171100","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171107","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171107","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","17000","部20171151","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw；驱动型式：四轮驱动","17000","部20190062","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20160645","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×4四轮驱动；","17000","部20160722","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RF604L","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×4四轮驱动；","17000","2016TJ130","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：4×4四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3800×1830×2680（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长度（mm）：2020；轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1350/1400-1600；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/可调；最小离地间隙（mm）：380；最小使用质量（kg）：2590；前轴质量/后轴质量（kg）：1035/1555。","17000","部20151883","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3560×1620×2580,轴距1980MM,最小使用质量2050KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡","17000","部20180655","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3800×1650×2300，轴距（mm）：2040,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2360,最大配重（前/后）（kg）：144/360，档位数（前进/后退）：8/8，变速箱型式：（1+1）×4×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","17000","部2015748","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT654","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:48KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","17000","部20152921","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田604G","功率:61马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3340×1320×1350（安全架2116），轴距（mm）：1800,轮距（出厂mm）：1000/1000，最小使用质量（kg）:1550,最大配重（前/后）（kg）：48/120，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","17000","部20170380","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3450×1600×2200,轴距1880MM,最小使用质量1490KG,最大配重(前/后):40/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,","17000","部20180660","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木604-DX","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3600×1610×2490,轴距1930MM,最小使用质量1950KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡","17000","部20180651","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT604B","功率:44.1马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:44.1KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","17000","部20170333","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木604X","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3560×1660×2570,轴距1860MM,最小使用质量1920KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡","17000","部20180657","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","金王子-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3990×1830×2890,轴距2100mm,最小使用质量2650kg,最大配重（前/后）75/180（kg）,变速箱型式:组成式变速箱,换挡方式:无级变速,","17000","鄂2019157","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木604ES","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3425×1620×2322,轴距1820mm,最小使用质量1680kg,最大配重(前/后):60/100(kg),变速箱型式:4×2×(1+1)组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档","17000","鄂2019155","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4TD60功率44.1千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用,动力输出轴后置非独立式,安全架;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3410×1485(1296~1735)×2450;整机轴距或履带接地长mm1896/1954;机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1300后轮:900~1450;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:1200/后轮:1200;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节辐板/调节轮辐;整机最小离地间隙mm320;整机最小使用质量kg1920;整机标准配重(前/后)kg48/180;整机最大配重(前/后)kg120/180","17000","苏农机（2018）第（0493）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:（3385-3443）*（1297-1375）*2370 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:44.1  型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:1896～1954 轮距（前轮/后轮）或轨距mm:930～1300/900～1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:—/调节轮幅 最小离地间隙mm:342 前轴质量/后轴质量kg:770/980 最大配重（前/后","17000","部20152942","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4TD60功率44.1千瓦；四轮驱动前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 3249×(1296～1740)×2220(至方向盘高度1300) ；整机轴距或履带接地长 mm 1914 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：930～1300/后轮：940～1500 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：990/后轮：1040 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 套管长度调节或辐板调节/辐板调节或反装 ；整机最小离地间隙 mm 250 ；整机最小使用质量 kg 1690 ；整机标准配重(前/后) kg 60/80 ；整机最大配重(前/后) kg 60/80","17000","部20152941","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YC604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3430*1550*2520（至安全架顶） 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动 最小离地间隙mm：：:360 最大配重(前/后)kg：：:48/180 档位数前进/倒退/爬行：：:8/2/0 发动机与离合器联接方式：：:直联 起动方式：：:电启动 动力输出轴功率kW：：:37.5 最大牵引力kN：：:≥12.5 发动机进气方式：：:自然吸气 发动机气缸数：：:4 转向系型式：：:液压转向 离合器型式：：:单片/干式/膜片弹簧或双作用 变速箱型式：：:（4+1）×2组成式 主变速箱换档方式：：:滑动齿轮换挡+啮合套换挡 副变速箱换档方式：：:滑动齿轮换挡 液压悬挂系统型式：：:半分置式 悬挂装置型式：：:后置三点悬挂 轴距或履带接地长mm：：:1880 功率:60马力","17000","苏农机（2018）第（0006）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：44.1kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3825×1750×2270（消声器）2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2380 （kg）","17000","豫2018112","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20181290","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20180667","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏604N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20180672","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏604H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20170314","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","17000","部20190276","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","17000","部20171175","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：44.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3400×1510×1450；轴距：1730（mm）；最小使用质量：1558 （kg）","17000","豫2015269","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YD604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4TD60;功率44.1千瓦;四轮驱动;前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式;工作装置悬挂装置型式:后置、三点悬挂;转向器型式:液压转向器;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3249×1296(1296~1740)×2200/1300(至方向盘);整机轴距或履带接地长mm1914;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:930~1300/后轮:940~1500;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮:990/后轮:1040;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/辐板调节/辐板调节;整机最小离地间隙mm250;整机最小使用质量kg1690;整机标准配重(前/后)kg60/80;整机最大配重(前/后)kg60/80","17000","苏农机（2018）第（0494）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3480X1430X2265MM；驱动型式:4X4轮式；功率:60马力；轴距:1865MM；最小使用质量:1416KG；最大配重(前/后)45/26KG；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:(4+1)X2平面组成式；驾驶室或安全架:904.46.001 两柱式,","17000","2017TJ001","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3290×1385×2190；轴距或履带接地长：1840；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：2100；标准配重(前/后)：144/60；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：ZHTDPW-2(12V/24V)；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：机械蹄式；驻车制动系型式：机械手制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16","17000","部20190618","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3600×1650×2390， 整机质量（kg）:1900，配套动力（kw）:44.2，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:1950，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:340，最大配重（前/后）（kg）:70/60， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:37.57，最大牵引力（KN）:13，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 ，液压悬挂系统型式:半分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，1类 ，调节方式:力、位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","17000","部20171558","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3500×1660×2610；轴距或履带接地长：1860；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1230；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：1900；标准配重(前/后)：60/60；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：ZHTDPW-2(12V/24V)；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：鼓式制动器；驻车制动系型式：手制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、常结合、单片、单作用离合器；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：机械有级换挡；副变速箱换档方式：机械有级换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","17000","部20190615","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3995*1715*2625；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：44kw；轴距：2090mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1360/1390；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2675kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式: 双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动  ；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用  ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","17000","部20180627","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力，44.1kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：3440×1580×2300；轴距（mm）：1900；最小使用质量（kg）：1750。","17000","部20190211","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YC604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4TD60/4G33T-60G31E功率44.1千瓦；四轮驱动前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,动力输出轴后置非独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 3290×1240×2120(至安全架顶) ；整机轴距或履带接地长 mm 1880 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：1000/后轮：1050 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：1000/后轮：1050 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 前轮不可调/后轮调节轮辋（可选） ；整机最小离地间隙 mm 250 ；整机最小使用质量 kg 1400 ；整机标准配重(前/后) kg 40/100 ；整机最大配重(前/后) kg 40/100","17000","苏农机（2018）第（0007）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：60马力","17000","部20171906","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF604；整机型式：4×4驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3560×1630×2370mm；轴距：1970mm；轮距（前轮/后轮）：1260/1295mm；最小离地间隙：375mm；最小使用质量：1900kg；；最大配重（前/后）：90/360kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；启动方式：电启动；动力输出轴功率：37.5kw；额定牵引力：10KN；","17000","部20190072","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1920，轮距(mm)：1100/1200，标定牵引力(n)：15000，最小使用质量(kg)：1690，外廓尺寸(mm)：3600×1530×2230","17000","部20190624","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1690，轮距(mm)：1030/940，标定牵引力(n)：10500，最小使用质量(kg)：1690，外廓尺寸(mm)：3180×1290×2170","17000","部20190625","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3600mm×1590mm×2560mm（驾驶室）3600mm×1590mm×2400mm（安全架），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 1200mm/1200mm、1300mm、1400、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：固定/有级可调，最小离地间隙：350mm（前桥底部），最小使用质量：2160kg(驾驶室）2000kg（安全架），配重（最大）（前/后）：88kg/130kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 ,（主变速/副变速/其他）5/2/0 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.1kW，发动机型号：4D32ZT31/604。排放阶段：第三阶段","17000","部20181181","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3500×1600×2340；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：40型或D-1DDzhL或18.48.016a；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动系型式：蹄式；变速箱换挡方式：啮合套。","17000","部20171535","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3575×1575×2250（安全架）；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：D-1DDzhL；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱换挡方式：啮合套。","17000","部20181187","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA654-2","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2630mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.发动机型号：PHF4048Z3A,4.配套功率：48kW，5.制造商:华丰动力股份有限公司，6.排放标准：国Ⅲ，7.发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 02 0026（选配：1.型号：YT4B4U23/0478E，2.功率：47.8kW，3.制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.排放标准：国Ⅲ，发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 06 0002) ；8.轴距：2375mm；9.最小使用质量:3900kg；10.最大配重:40×8kg/380kg；11.档位数:12/6/0；12.变速箱换挡形式:啮合套换挡；13.框架式安全架；","17000","部20171650","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2810mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.发动机型号：PHF4048Z3A,4.配套功率：48kW，5.制造商:华丰动力股份有限公司，6.排放标准：国Ⅲ，7.发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 02 0026（选配：1.型号：YT4B4U23/0478E，2.功率：47.8kW，3.制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.排放标准：国Ⅲ，发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 06 0002) ；8.轴距：2375mm；9.最小使用质量:4030kg；10.最大配重:40×8kg/380kg；11.档位数:12/6/0；12.变速箱换挡形式:啮合套换挡；13.安全驾驶室；","17000","部20171650","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3900*1780*2350(mm)；轮距：1300/1400、1500、1600mm；最小离地间隙：321.5mm；最小使用质量：2525kg；发动机型式：直列、四缸、水冷、直喷、四冲程增压；型号：4D32ZT31/604；生产厂家：浙江新柴股份有限公司；额定功率：44KW；额定转速：2400r/min；排放阶段：国家第三阶段","17000","部20170923","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3900*1780*2350(mm)；轮距：1300/1400、1500、1600mm；最小离地间隙：321.5mm；最小使用质量：2430kg；型号：4D32ZT31/604；生产厂家：浙江新柴股份有限公司；额定功率：44KW；额定转速：2400r/min；排放阶段：国家第三阶段","17000","部20170923","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3830×1700×2450； 最小使用质量（kg）:2190； 配套动力（kW）:44.1 ；型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:2050 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1480/1510； 最大配重（前/后）kg:167/130； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；发动机与离合器联接方式:直联式； 起动方式:电启动； 转向系型式:全液压转向 ；转向器型式:摆线转阀式静液压； 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 ；变速箱型式:（4+1）*2组合式","17000","部20151035","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3700*1615*2130；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；动力输出轴功率（KW）：37.5","17000","部20171584","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3460*1340*2100；最小使用质量（kg）：1820；档位数（前进/倒退）：8/8；动力输出轴功率（KW）：37.5","17000","部20152869","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）3830×1695×2470mm；轴距：2096mm 6.轮距（前轮/后轮）：1350-1682/1310-1702mm；最小离地间隙：390mm（前桥）；最小使用质量：2475KG；档位数（前进/后退）：16/16；最大配重质量(前/后)：190/0KG；前/后轴质量：1110/1375KG；功率：44.1kw。","17000","部20170301","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：44.2KW","17000","部20180511","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：44.2KW","17000","部20180562","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","60马力，功率：44.2KW；驱动方式：四轮驱动。","17000","部20181196","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH604","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1或44.2。","17000","部2015502","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20160645","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500（1400-1780）×2200mm；轴距：1950mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1780kg。","17000","部20180270","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3515（至前配重）×1725（常用轮距）×2500(至安全架顶)；最小使用质量KG:1920；发动机功率KW:44.2；驱动方式:四轮驱动；","17000","苏农机（2018）第（0050）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖604-2D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3480×1670×2510（至安全架顶）；最小使用质量KG:1750；发动机功率KW:44.2；驱动方式:四轮驱动；","17000","部20190206","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：44.1kw；外廓尺寸：3690mm*1500mm*2330mm；发动机型号：4TD60（国三发动机）；制造商：山东华源莱动内燃机有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段;轴距：1895mm；最小使用质量：1622kg；配重：42/60kg；档位数：8/8/0；变速箱形式：4×2×（1+1）组合式；驾驶室：LT704.46.211；驾驶室型式：两柱式安全架","17000","苏农机（2018）第（0245）号","2022-12-31","通用类","云南省",""]
[2724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M604-H（原：M604-E）","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","17000","部20170691","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNI604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3560mm×1550mm×2470mm;2.整机轴距:1900mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300/1200-1300;4.整机最小离地间隙: 350（前驱动桥底部）mm;5.整机最小使用质量:1500kg;6.发动机型号:4TD60A;配套功率:44.2kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;（选装:发动机型号:4DW93-60GG3U;配套功率:44.2kW;制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;排放阶段:国三;）;7.整机型式:四轮驱动; 8.转向系型式:全液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮):7.50-24/12.4-28;10.翻倾防护装置型式:折叠式安全架;","17000","苏农机（2019）第（0183）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3990mm*1655mm*2510mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：44.1kW（60马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TD60,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0005;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2075mm，6.最小使用质量:2440kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","17000","部20152897","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:3990mm*1655mm*2340mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：44.1kW（60马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: 4TD60,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0407 04 0005;制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，5.轴距：2075mm，6.最小使用质量:2220kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","17000","部20152897","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3504mm（至前配重）×1526mm（常用轮距）×2280mm（消声器顶）×2395mm（至驾驶室顶），选装2490mm(至安全架顶）；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1270mm，后轮1210-1426mm（常用1210mm)，选装后轮1210-1660mm(常用1210mm)（无极可调）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2020kg（配驾驶室），1860kg（配安全架）；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室或安全架；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","17000","苏农机（2017）第（0075）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm（至排气管顶）/2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2100mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410-1710mm(常用1410mm)，后轮1300-1700mm(常用1400mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：2420kg（配安全架），2640kg（配驾驶室）；最大配重（前/后）：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","17000","部2015889","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：44.1kW,驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3825×1750×2270；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2380 （kg）","17000","部2015970","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","远大石川岛农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","ST604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率: 44.7KW；驱动方式:四轮驱动","17000","部20171243","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3560×1550×2330mm，四轮驱动，发动机标定功率44.1kW，轴距：1960mm，最小使用质量1790kg，最大配重（前/后）：144/144kg，档位（前进/倒退/爬行）：8/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，变速箱型式：（4+1）×2组成式，无驾驶室，有安全架。","17000","苏农机（2018）第（0022）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3550×1500×2300mm；轴距：1860mm；轮距（前轮/后轮）：980、1100、1140、1200/900～1300 mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1750kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0、8/8/0；功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190570","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ604N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1650×2500mm；轴距：2000mm；轮距（前轮/后轮）：1170、1270、1370/1250、1350、1450、1550mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：2125kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；标准配重(前/后)：108/180kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：44.5kW；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190095","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（安全架2100mm）；轴距：1730mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：44.0kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1650kg。","17000","部20170353","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1600（1400-1780）×2200mm；轴距：1800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：44.0kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮11.2-28；最小使用质量：1720kg。","17000","部20170354","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃604D-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3400×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（2100mm安全架）；轴距：1750mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1650kg。","17000","部20180269","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3848×1850×2570（安全架）；3870×2010×2600（驾驶室）；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:44.1（国三）\n轴距（mm）: 2063\n最小使用质量（kg）:2480（安全架）；2680（驾驶室）","17000","部20151831","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3848×1850×2570（安全架）；3870×2010×2600（驾驶室）；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:47.8（国三）\n轴距（mm）:2063\n最小使用质量（kg）:2480（安全架）；2680（驾驶室）","17000","部20151832","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3270×1370×2200；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:44.1（国三）\n轴距（mm）:1850\n最小使用质量（kg）:1600","17000","部20152668","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604G3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3745×1710×2550（2555安全架机型） .发动机与离合器联接方式：直联式","17000","苏农机（2018）第（0306）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604M","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、安全架、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重","17000","部20180122","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2743,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴4105国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+2档、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器，不带前后配重","17000","部20160163","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2744,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ发动机（44.2kW）、0.96m轮距、单作用离合器、8+2挡、侧置变速、液压转向、前轮600-16、后轮950-24、加长机罩、前置油箱、加宽防撞器、单层后配重、高消声器、后视镜","17000","部20180123","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2745,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3650×1690×2530mm（驾驶室）/3650×1690×2470mm(至安全架)；轴距:2100mm；常用轮距(前轮/后轮):1300mm/1300mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:2210kg（驾驶室）/2090kg（安全架）；标准配重(前/后):91kg/75kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全驾驶室；前照灯型号:LT604.45.020；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式、机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式:干式、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置、半独立式；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32.","17000","部20190508","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2746,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3520×1580×2380mm（驾驶室）/3520×1580×2470mm(至安全架)；轴距:1910mm；常用轮距(前轮/后轮):1300mm/1230mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:2010kg（驾驶室）/1870kg（安全架）；标准配重(前/后):91kg/75kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全驾驶室；前照灯型号:LT604.45.020；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式、机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式:干式、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置、半独立式；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28.","17000","部20190507","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2747,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：47.8kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","17000","豫2015184","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2748,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.2","17000","部20180725","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2749,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD604F","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：44.1/44/45kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；选装发动机型号：全柴4C5-60U32/四达动力SD4BW3Z4（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3820×1710×2550（至安全架顶）；整机使用质量：2326kg；轴距（mm）：1992；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱形式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号：8.3-20/12.4-28。","17000","苏农机（2017）第（0069）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2750,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:44.2kw；发动机型号:4B2-60U32；轮距(mm):前轮1210,后轮1240；轴距(mm):1850；外廓尺寸(mm):3460×1550×2235.","17000","苏农机（2017）第（0362）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2751,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):3300×1400×2200;轴距：1790mm；最小使用质量:1545kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/2/0；起动方式：电起动","17000","部20180687","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2752,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3410×1360×2100；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:44.2（国三）;\n轴距（mm）:1790;\n最小使用质量（kg）:1450","17000","部20190298","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2753,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3450×1400×2262；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:44.2（国三）;\n轴距（mm）:1940;\n最小使用质量（kg）:1738","17000","部20190301","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2754,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","60马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4000×1800×2400mm；最大牵引力：17.26kN；动力输出轴标定功率下限：46.45kw；轴距：2000mm；最小离地间隙（离地部位）：320mm；最小使用质量：2400kg;功率：44kw","17000","部20160119","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2755,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：60马力，标定功率：44.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","17000","部20180865","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2756,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3370×1490×2090 ；最小使用质量（kg）:1620； 配套动力（kw）:47.8； 型式:四轮驱动； 轴距（mm）:1910； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1220、1320/1145～1245 ；最小离地间隙（mm）:320； 配重（最大）（kg）:42/64； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式: （4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-24 ；发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","17000","部20171737","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2757,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","654E","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3150×1320×2000； 最小使用质量（kg）:1510； 配套动力（kw）:47.8； 型式:四轮驱动； 轴距（mm）: 1760； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1070、1150/1000、1060 ；最小离地间隙（mm）: 230 ；配重（最大）（kg）: 42/52； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16 ；发动机与离合器连接方式:直联 ；起动方式:电起动","17000","部20171735","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2758,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3400×1520×2090 ；最小使用质量（kg）:1610；配套动力（kW）:44.1 ；型式:四轮驱动；轴距（mm）:1890； 轮距（前轮/后轮）（mm） :1220、1320/1145～1245 ；最小离地间隙（mm）: 320 ；配重（最大）（kg）:42/64 ；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮） :7.50-16/11.2-24 ；发动机与离合器连接方式:直联 ；起动方式:电起动","17000","部20171734","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2759,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","ME604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：60马力（44.1kW）；驱动方式：四轮驱动","17000","部20190254","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2760,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3240×1320×2020； 最小使用质量（kg）:1470； 配套动力（kw）:44.1 ；型式:四轮驱动 ；轴距（mm）:1770； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1070、1150/1000、1060 ；最小离地间隙（mm）: 230 ；配重（最大）（kg）:42/52 ；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0； 变速箱型式: （4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-16； 发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","17000","部20171733","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2761,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×4轮式；","17000","部20160452","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2762,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：3460mm×1440mm×2420mm 轴距：1880mm最小使用质量：1600kg 标定功率：44.5kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：44.5kW 驱动方式：四轮驱动","17000","2018TJ038","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2763,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：4×4轮式；","17000","部20160452","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2764,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；型式：四轮驱动；","17000","2018TJ466","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2765,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：65马力；型式：4×4四轮驱动；","17000","部20151950","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2766,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK654-A","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","60—70马力四轮驱动拖拉机","17000","部20151950","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2767,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛654②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3480×1720×2690（至驾驶室顶）/3480×1720×2660（至安全架顶）⑤轴距（mm）：2030⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500后轮：1250～1600⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1350/1300⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/无级可调⑨最小离地间隙（mm）：340⑩最小使用质量（kg）：2060（驾驶室）/1980（选装安全架）?标准配重(前/后)（kg）：120/180?最大配重(前/后)（kg）：120/180?档位数前进/倒退/爬行: 8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/2/-?各档理论速度（km/h）：前进：2.30、2.92、4.74、7.52、9.82、13.39、20.18、32.00后退： 2.51、9.17?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：电启动?最大牵引力（kN）：15.9★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：654A.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：4TD65③生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式：增压⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：96×105⑦标定功率（kW）：47.8⑧标定转速（r/min）：2400⑨型式核准证书：CN FC G3 0407 04 0004⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K495?起动机型号：QDJ142?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×150×120②消声器（含消声腔）重量（kg）：8.3±0.2★（五）前照灯①型号：ZH-12-003★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃①型号：公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①型号：604.50.001②容积（L）：70★（十一）转向系①转向系型式：独立油路、全液压前轮转向②转向器型式：摆线转阀式★（十二）制动系①行车制动系型式：干式、","17000","苏农机（2018）第（0313）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2768,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR604C","功率:44.1KW（60马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动；功率：44.1KW（60马力）; \n外廓尺寸(长×宽×高) ：3380mm×1640 mm×2460 mm； \n轴距或履带接地长： 1875  mm；\n轮距(前轮/后轮)： 1100mm、1200 mm、1300 mm/1100 mm、1200 mm、1330 mm； \n常用轮距(前轮/后轮)： mm 1300/1330  mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙: 360 mm ；\n最小使用质量: 1955kg ； \n标准配重(前/后): 120kg/130kg； \n档位数  前进/倒退/爬行 :8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他 :4/2/0； \n发动机与离合器联接方式 :直联式； \n起动方式:电启动 ；\n动力输出轴功率: ≥37.5 kW ；\n最大牵引力 :16.20 kN ；","17000","部20190576","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2769,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR604B","功率:44KW（60马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式 ：四轮驱动 功率：44KW（60马力）;  \n外廓尺寸(长×宽×高)3660mm×1610mm×2460mm ；\n轴距或履带接地长  1980mm ；\n轮距(前轮/后轮)或轨距  1180mm、1280mm/1200mm、1300 ；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 1280 mm/1300mm； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 ： 有级可调/有级可调 \n最小离地间隙：390 mm；\n最小使用质量： 2075 kg；\n标准配重(前/后)：120kg/130 kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行：8/2/0； \n主变速/副变速/其他 ： 4+1/2/0； \n发动机与离合器联接方式：直联式 ；\n起动方式 ：电启动 ；动力输出轴功率： ≥37.5 kW；\n最大牵引力 ：17.09 kN","17000","部20190578","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2770,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR604","功率:功率：44.1KW(60马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1KW(60马力 ）；驱动方式 ：四轮驱动 ；\n外廓尺寸(长×宽×高): 3680mm×1700mm×2425mm ；\n轴距或履带接地长: 1960mm； \n轮距(前轮/后轮): 1200mm 、1300mm、/ 1200mm、1300mm、1400mm ；\n常用轮距(前轮/后轮): 1300mm/1300mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 :有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙: 360mm ；\n最小使用质量: 2100kg ；\n标准配重(前/后):120kg /180kg ；\n最大配重(前/后): 120kg/180kg ； \n档位数  前进/倒退/爬行: 12/12/0 ；\n主变速/副变速/其他：4/3×(1+1)/0 ；","17000","部20180934","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2771,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高）：3250×1350×2230（mm），整机质量：1530（kg），配套动力：44.1（kw），驱动型式：四轮驱动，轴距：1750（mm），轮距(前/后)：1050/1050(mm)，最大配重（前/后）：32/40（kg），档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：常柴、四达、莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4G33TC-32、SD4DW3Z2、4TD60、4DW93-60GG3U、YD4JZ60C1、YD4JZ60C2、4D32ZT31/604，\t转向系型式：液压转向，离合器型式：双片、干式、双作用，变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式，变速箱换挡方式：啮合套换挡，机架型式：无架式，轮胎型号（前轮/后轮）：7.00-12/13.6-16，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，调节方式：综合调节，液压输出装置：/，动力输出轴型式：后置半独立式，动力输出轴转速：540/760（r/min）","17000","部20170627","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2772,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR604A","功率:44.1KW(60马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1KW(60马力 ）驱动方式 ： 四轮驱动； \n外廓尺寸(长×宽×高)  3530mm×1630mm×2455 mm；\n轴距或履带接地长 1890 mm ；\n轮距(前轮/后轮)：1220mm、1300/1220mm、1320mm、1420mm ；\n常用轮距(前轮/后轮)： 1220/1320mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙  360 ；\n最小使用质量 1820  kg；\n标准配重(前/后)  90/120 kg；\n最大配重(前/后) 90/120 kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行 / 8/2/0； \n主变速/副变速/其他 / 5/2/0；","17000","部20180949","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2773,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR654","功率:48KW(65马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：48KW(65马力）驱动方式 ：四轮驱动 ； \n外廓尺寸(长×宽×高) ： 3680mm×1700mm×2425mm； \n轴距或履带接地长：1960 mm；  \n轮距(前轮/后轮)： 1200mm、1300mm、/ 1200mm、1300mm、1400mm； \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 ：1300mm/1300mm； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 ： 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙：360 mm ； \n最小使用质量 ：2100kg  ；\n标准配重(前/后) ：120 kg/180kg ；\n最大配重(前/后) ：120kg/180kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行：12/12/0 ；\n主变速/副变速/其他：4/3×(1+1)/0 ；","17000","部20180932","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2774,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1650×2350，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：44，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：A4K41T60-001，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2140，配重（kg）(前/后)：144/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","17000","部20152045","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2775,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：44.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z2，轴距（mm）：1840，最小使用质量（kg）：1720，配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/无，变速箱型式：4×2×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","17000","苏农机（2019）第（0054）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2776,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-604FA","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3570×1560×2340，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：44.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z2，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1780，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：直齿（4+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","17000","苏农机（2019）第（0053）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2777,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","骏野604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20181292","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2778,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博604H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率;60马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20180666","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2779,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：65马力；驱动方式：四轮驱动","17000","部20171159","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2780,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：3585×1655×2435选装防翻架3585×1655×2280（mm) , 轴距：1865mm， 常用轮距（前轮/后轮）：1250/1360选装防翻架1250/1310（mm)， 档位：8+2滑移齿轮， 最大牵引力：≧14.8KN，  动力输出转速（PTO): 850/650选装540/1000或760/850（r/min) ，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：安徽全柴国三4B2-60U329 ( 选装华源莱动国三4TD60 或潍柴扬州动力国三WP3.2G61E316 或锡柴4DW93-60GG3U 功率：44.2(选装44.1/44.2/44.2）KW， 驱动方式：四轮驱动","17000","部20190531","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2781,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1或44.2。","17000","部2015502","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2782,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD604S","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：44.5。","17000","部20180613","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2783,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD604F","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：44.1。","17000","部20180621","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2784,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","17000","苏农机（2019）第（0323）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2785,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44kW 马力：60马力 驱动方式：四轮驱动","17000","部20152846","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2786,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW 马力：60马力 驱动方式：四轮驱动","17000","部20190054","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2787,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.2kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3360x1400x2400mm（安全架）；轴距：1850mm；轮距（前轮/后轮）：1050、1150、1250/960-1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1050/1050mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：1700kg；标准配重（前/后）：54//40kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥37.6kw；最大牵引力：≥13.8KN.","17000","部20181204","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2788,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","17000","苏农机（2018）第（0369）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2789,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC604T","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3540×1520×2350；轴距1880mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1745kg；标准配重（前/后）：64/100；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式 安全架；前照灯型号：WDT400.48.035；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：机械、蹄式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+4）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：滑移齿轮换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","17000","部20180875","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2790,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3835×1620×2300（㎜）；功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：2060（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1330/1300～1500（常用1300）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：2400（㎏）；标准配重（前/后）:112/200（kg）","17000","部2015964","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2791,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:3170×1400×2200（㎜）；功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：1850（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1100/1100（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：可选/无级可调；最小使用质量：1850（㎏）；标准配重（前/后）:60/68（kg）","17000","豫2016059","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2792,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.2kW（60马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3000×1300×2190；轴距（mm）：1750；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：960/1000；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：300（前桥底部）；最小使用质量（kg）：1410；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4TD60A，功率（kW）：44.2；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/9.5-24","17000","部20180090","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2793,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kW（60马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3690×1507×2170；轴距（mm）：1964；轮距（前轮/后轮）（mm）：960、1100、1240、1300/960～1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：365（前桥油底壳底部）；最小使用质量（kg）：1622；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4TD60，功率（kW）：44.1；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","17000","2017TJ040","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2794,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","轴距：2040mm；轮距（前轮/后轮）：1290/1200-1500mm；最小使用质量：2735kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","17000","部20171231","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2795,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：60马力","17000","豫2016024","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2796,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.2Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1420×2100；轮距（前轮/后轮）：1050/1080;轴距：1840；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1340；标准配重(前/后)kg：0/30；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：CX280P.48.030/CX280P.48.030A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式制动器；驻车制动系型式：/；离合器型式：干式单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16","17000","豫2016063","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2797,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH604-E1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3350mm×1560mm×2500mm、轴距：1900mm、轮距：900mm-1200mm/1000mm-1200mm、最小使用质量：2050kg、最小离地间隙：350mm、动力输出轴功率：≥37.6kW、发动机标定功率：44.2kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0、框架上最大提升力：≥10kN","17000","部20190569","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2798,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44kW；驱动型式： 4×4轮式 ；整机外廓尺寸(长×宽×高)（ mm）： 3860×1600×2400 ；整机最小使用质量 （kg）： 2215 ；整机最大配重(前/后)（ kg）： 160/180 ；整机档位数（前进/倒退/爬行） ： 12F/12R ；悬挂装置类别 ： Ⅰ类 ；动力输出轴转速 （r/min）： 540/760 。","17000","部20170236","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2799,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44kW；驱动型式：4×4轮式 ；整机外廓尺寸(长×宽×高)（ mm）： 3250×1325×2150； 整机最小使用质量 （kg）： 1755； 整机档位数（前进/倒退/爬行） ： 8F/4R ；传动系变速箱型式 ： 4×(2+1)组成式 ；悬挂装置类别 ： 1类；动力输出轴转速 （r/min）： 540/760 。","17000","部20170258","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2800,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171320","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2801,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG654G","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：47.8kw/65马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171101","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2802,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG604G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动","17000","部20171105","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2803,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：60马力","17000","新2018047","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2804,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3880×1800×2700mm；最小使用质量：2800kg；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械操纵、湿式、盘式；离合器型式：干式、独立操纵双作用；变速箱型式：4×2×(2+1)组成式或4×3×(2+1)组成式（选装爬行档）；变速箱换挡方式：同步器换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节；液压输出装置：简单液压输出或多路阀输出（2组）","22800","部20152675","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2805,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3456×1590×2685，轴距：1890，常用轮距（前轮/后轮）：1305/1280，最小使用质量：2086，发动机马力：70马力，标定功率：52KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","22800","部20190227","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2806,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3920×1650×2500，轴距：2040，常用轮距（前轮/后轮）：1280/1300，最小使用质量：2500，发动机马力：70马力，标定功率：51.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","22800","新2018060","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2807,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-BA","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw","22800","部20171790","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2808,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-AA","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5","22800","部20171791","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2809,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式四轮驱动，功率51.5kW,外廓尺寸3500*1650*2400mm(安全架）3500*1650*2650(驾驶室)，轴距1850mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1880kg(安全架)2050(驾驶室)，最大牵引力14.0kN,动力输出轴功率大于等于43.8kW.","22800","部20181217","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2810,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-EF","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5","22800","部20180940","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2811,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL704;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3920×1680×2555；轴距或履带接地长mm：2065；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1260/1300；最小离地间隙：358mm；最小使用质量：2335kg；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；(1)发动机型号：YCD4T23T8-70;生产厂：广西玉柴动力机械有限公司，进气方式：增压；气缸数：4；缸径×行程mm：102×118；标定功率：52kw，标定转速：2300r/min；空气滤清器型式：干式；起动机型号：1409E-PC；冷却方式：水冷；（2）发动机型号：YD4CZ70C1;生产厂：扬动股份有限公司，进气方式：增压中冷；气缸数：4；缸径×行程mm：100×105；标定功率：51.5kw，标定转速：2400r/min；空气滤清器型式：油浴式；起动机型号：QDJ1409A；冷却方式：强制水冷；排气管消声器重量（含消声腔）：4.7kg；燃油箱容积：60L；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；行车制动系型式：盘式；驻车制动系型式：独立机械手制动；传动系前驱动桥型式\n：旱地型；传动系离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：（1＋1）×4×3组成式；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/12.4-28；","22800","部20180832","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[2812,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：51.5kw；驱动方式：四轮驱动","22800","2016TJ019","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2813,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5KW/驱动方式：四轮驱动。","22800","苏农机（2018）第（0508）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2814,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3950×1918×2670；功率:70马力(51.5KW)；驱动方式:四轮驱动轴距或履带接地长：2176mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1460/1450；轮距(前轮/后轮)调整方式：后轮调节轮幅；最小使用质量：2980kg；标准配重(前/后)kg：240/320；档位数 (前进/倒退/爬行)：12F/12R；24F/24R(选装爬行档）；主变速档位数*副变速档位数/其 他档位数：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方 式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：700.48.030/031；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：机械；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、双作用、独立操纵；动力输出轴离合器型式：干式、单片、双作用、独立操纵；传动系变速箱型式：1+1（4*3）组成式、12个前进档、12个后退档；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30","22800","部20171680","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2815,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704-15","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3475×1400×2400 .发动机与离合器联接方式：直联式","22800","苏农机（2019）第（0078）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2816,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw","22800","部20171790","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2817,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：52kw；驱动方式：四轮驱动","22800","部20190265","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2818,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3500×1640×2550（防翻架）3520×1640×2640（四柱式安全驾驶室）3520×1640×2720（六柱式安全驾驶室）,轴距1840mm,最小使用质量2030kg（防翻架）/2280kg（四柱驾驶室）\n/2340kg（六柱驾驶室）,最大配重(前/后):50/104(kg),变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档","22800","鄂2019162","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2819,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M754-D","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：55.2KW","22800","部20160202","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2820,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","杭奔野-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：四轮驱动\n轴距：1850mm\n常用轮距（前/后）：1300mm/1300mm\n最大牵引力：14000N\n整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1650×2450mm（安全架）\n整机最小使用质量：1800kg\n发动机标定功率：52kW\n行走系轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28","22800","部20190290","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2821,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3700×1700×2550mm（驾驶室）/3700×1700×2420mm(至安全架)；轴距:2060mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1350mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:2280kg（驾驶室）/2120kg（安全架）；标准配重(前/后):91kg/150kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全框架；前照灯型号:LT604.45.020；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:干式、双片盘式制动；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式:干式、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置、半独立式；传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32.","22800","部20190509","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2822,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1500×2380；最小使用质量（kg）：1695；配套动力（kW）：51.5；PTO转速(r/min)：540/720；","22800","部20180425","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2823,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704-9","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","22800","苏农机（2018）第（0036）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2824,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：51.5kW/52kW；驱动方式：四轮驱动","22800","豫2016205","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2825,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3600×1500×2480（至安全架顶）；轴距mm：1870；常用轮距(前轮/后轮）mm：1200/1240；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1780；标准配重(前/后)kg：145/162；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：双作用；传动系动力输出轴离合器型式：双作用；传动系变速箱型式：4×2×（1+1）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮、啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16、7.50-16/11.2-24、11.2-28、12.4-28。","22800","部20180414","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2826,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3930×1840×2650（至空滤顶）（驾驶室），3930×1840×2650（至安全架）（安全架）；整机最小离地间隙（mm）：380；整机轴距（mm）：2110；整机轮距(前轮/后轮)（mm）：1340/1400-1660；整机常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1340/1400；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/翻转辐板。整机最小使用质量（kg）：2675（驾驶室）、2550（安全架）；整机标准配重(前/后)（kg）：114/190。","22800","部20180418","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2827,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3500×1400×2100；最小使用质量（kg）：1526；配套动力（kW）：51.5；PTO转速(r/min)：540/720；","22800","部20180428","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2828,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650（宽：1900八块配重）×2550（高：2500配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","22800","苏农机（2016）第（0395）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2829,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW（70马力）；驱动方式：四轮驱动","22800","部20152650","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2830,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）：4000×1700×2650(驾驶室），4000×1700×2480（安全架）；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室/安全架；前照灯型号：D-1DDzhL型或YS-01型；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：啮合套。","22800","部20180430","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2831,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20171591","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2832,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF754-9","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","22800","苏农机（2018）第（0035）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2833,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw：驱动型式：四轮驱动","22800","部20170874","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2834,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4020mm×1830mm×2465mm 轴距：2065mm最小使用质量：2520kg 标定功率：51.5kW 标定转速：2400r/ min      2、技术参数：功率：51.5kW 驱动方式：四轮驱动","22800","2016TJ145","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2835,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","22800","部20180944","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2836,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","22800","2015TJ572","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2837,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：51.5kw；驱动方式：四轮驱动","22800","部20170179","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2838,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK704G","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw/70马力；驱动形式：四轮驱动","22800","部20180420","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2839,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：51.5kw；驱动方式：四轮驱动","22800","部20180663","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2840,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-704；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:3920x1600x2400；整机轴距mm:2040；整机轮距(前轮/后轮)mm：1280/1300；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/有级调节；整机最小使用质量kg:2500；整机配重(最大)kg:176/240；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：12F+12R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：550.48.031；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：4x3梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；","22800","新2017041","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2841,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3800×1620×2200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：4TD70,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：2100; 最小使用质量：2500; 配重：144/360; 档位数：16; 变速箱型式：4×2×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","22800","2016TJ022","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2842,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3570*1635*2160；最小使用质量（kg）：1760；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0（8/8/0,16/4/0选装）；动力输出轴功率（KW）：44.2","22800","部20180846","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2843,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSV704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4190×1930×2590mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：幅版调节/幅版调节1630/1545；最小离地间隙（前桥）：440mm；最小使用质量：3180KG；前/后轴质量：1382/1798KG；最大配重（前/后）：120/0KG；档位数（前进/后退）：12/4；功率：51.5kw。","22800","部2015787","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2844,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4430×1990×2575mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832；最小离地间隙（前桥）：420mm；最小使用质量：3200KG；前/后轴质量：1620/1580KG；最大配重（前/后）：240/0KG；档位数（前进/后退）：12/12；功率：51.5kw。","22800","部2015791","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2845,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4430×1990×2575mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832；最小离地间隙（前桥）：420mm；最小使用质量：3200KG；前/后轴质量：1620/1580KG；最大配重（前/后）：240/0KG；档位数（前进/后退）：12/12；功率：51.5kw。","22800","部2015791","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2846,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-704M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3760×1625×2400（㎜）；功率：51.5（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：1850（㎜）；轮距（前/后）：1200/1280～1530(mm);轮胎（前/后）：8.3-20/13.6-28；牵引力：13200（n）；最小使用质量2100（㎏）；最大配重（前/后）：120/200（㎏）","22800","新2019141","2024-04-18","通用类","河南省",""]
[2847,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3875×1685×2650（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；轴距：2010（㎜）；轮距（前/后）：1300/1300(mm);轮胎（前/后）：8.3-24/14.9-28；牵引力：13200（n）；最小使用质量2310（㎏）；最大配重（前/后）：120/200（㎏）；","22800","部20171916","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2848,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55.2KW/75马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20171331","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2849,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HCJT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4000×1700×2780；轴距或履带接地长:2000mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1280/1370mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调；最小使用质量:2450kg；标准配重（前/后）：76/160kg； 档位数：前进/倒退/爬行：12/12/0； 主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：3/2","22800","新2018036","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2850,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5KW/70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20171344","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2851,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：80马力；功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","22800","部20180793","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2852,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：52;发动机型号：YT4T23T8-70;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式静液压转向；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：8.3-20/12.4-28；其它：力位综合调节，后置三点悬挂等；选装发动机型号：YT4B4U22/0515E；发动机功率（kW）：51.5","22800","豫2018106","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2853,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5","22800","部20171791","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2854,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：四轮驱动；","22800","2018TJ082","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2855,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RX704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：四轮驱动；","22800","2018TJ082","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2856,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:1990mm\n轮距(前轮/后轮):1265/1300mm\n外廓尺寸：3510×1650×2525安全架/3510×1650×2750驾驶室\n最小使用质量:2130（驾驶室2210）kg\n最大牵引力：12.78KN\t\n标定功率:52KW\n马力：70\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32","22800","部20171177","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2857,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田704G","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3700×1390×1330（安全架2156），轴距（mm）：1990,轮距（出厂mm）：1000/1100，最小使用质量（kg）:1860,最大配重（前/后）（kg）：48/120，档位数（前进/后退）：12/12，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/720,","22800","部20170371","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2858,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK754-A","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：四轮驱动；","22800","2017TJ743","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2859,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：四轮驱动；","22800","2017TJ743","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2860,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5KW（70马力）；型式：四轮驱动；外廓尺寸mm：3915*1755*2735（至驾驶室顶）；轴距：2020mm；最小使用质量：2430kg；发动机型号：4D32ZT31/704；生产厂家：浙江新柴股份有限公司；标定功率：51.5KW；标定转速：2400r/min；排放阶段：国家第三阶段","22800","部20181267","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2861,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3920mm×1690mm×2660mm, 轴距：2030mm，轮距（前轮/后轮）：1260mm/1200mm、1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/有级可调，最小离地间隙：340mm（牵引架底部），最小使用质量： 2675kg，配重（最大）（前/后）： 108kg/300kg，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：52kW，发动机型号：SD4DW3Z。排放阶段：第三阶段","22800","部20180291","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2862,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M704K","功率:72.896马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：53.6kW；驱动方式：四轮驱动","22800","部20160653","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2863,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M704KQ","功率:72.896马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：53.6kW；驱动方式：四轮驱动","22800","部20160653","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2864,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3600mm×1590mm×2560mm（驾驶室）3600mm×1590mm×2400mm（安全架），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 1200mm/1200mm、1300mm、1400、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：固定/有级可调，最小离地间隙：350mm（前桥底部），最小使用质量：2160kg(驾驶室）2000kg（安全架），配重（最大）（前/后）：100kg/136kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 ,（主变速/副变速/其他）5/2/0 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：4D32ZT31/704。排放阶段：第三阶段","22800","部20181180","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2865,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：70马力，标定功率：51.5KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","22800","部20180518","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2866,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1930，轮距(mm)：1100/1200，标定牵引力(n)：15500，最小使用质量(kg)：1970，外廓尺寸(mm)：3665×1525×2200","22800","部20190623","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2867,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式四轮驱动，功率51.5kW,外廓尺寸3600*1650*2500mm(安全架）3600*1650*2700(驾驶室)，轴距1960mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2100kg(安全架)2300(驾驶室)，最大牵引力14.0kN,动力输出轴功率大于等于43.8kW.","22800","部20190478","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2868,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3660×1760×2760；轴距或履带接地长：1990；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1400；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2260；标准配重(前/后)：60/60；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：ZHTDPW-2(12V/24V)；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：鼓式制动器；驻车制动系型式：手制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：机械有级换挡；副变速箱换档方式：机械有级换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32","22800","部20190614","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2869,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3830X1640X2675MM；驱动型式:4X4轮式；功率:70马力；轴距:1990MM；最小使用质量:2224KG；最大配重(前/后)142/90KG；档位数(前进/倒退):12/12；变速箱型式:4X3X2平面组成式；驾驶室或安全架:904.46.001 两柱式","22800","2017TJ002","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2870,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动方式：4×4，外廓尺寸(长×宽×高mm):3910×1760×2420;轴距（mm）：2050；轮距（前轮/后轮mm）：1450、1650/1200、1300、1400、1500，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:370,最小使用质量(Kg)：2500,","22800","部20153031","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2871,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3973*1655*2363 整机质量（kg）:2325 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动 轮距（前轮/后轮）:1400/（1450~1590） 最小离地间隙mm：：:403 最大配重(前/后)kg：：:120/180 档位数前进/倒退/爬行：：:前进8/倒挡8 发动机与离合器联接方式：：:直联 起动方式：：:电启动 动力输出轴功率kW：：:48 最大牵引力kN：：:18 吸气方式：：:自然吸气 发动机气缸数：：:4 转向系型式：：:液压转向 离合器型式：：:干式单作用离合器 变速箱型式：：:Iz型行星减速组成式 变速箱换档方式：：:啮合套换挡 悬挂装置型式：：:后置三点悬挂 液压悬挂系统型式：：:半分置式 轴距:2060 功率:70马力","22800","部20152943","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2872,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-704A-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3973*1655*2533 整机质量（kg）:2410 配套动力（kw）:51.5 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):3973*1655*2533 轴距 (mm):2060 轮距（前轮/后轮 mm):1400/（1450~1590） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/辐板调节 最小离地间隙 (mm):403 最小使用质量 (kg):2410 前轴质量/后轴质量 (kg):1075/1335 最大配重（前/后 kg):120/180","22800","部20152943","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2873,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动","22800","部20171173","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2874,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20152018","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏704H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20170313","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20181296","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20181300","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：51.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1750×2270（消声器）2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2520 （kg）","22800","豫2018113","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA754-2","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2630mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动,3.配套功率：56kW，(75马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：55.2kW）,4.发动机型号：PHF4056ZL6B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0027;（可选：LR4M5U22/0552E,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 05 0009）, 5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm；7.最小使用质量:3900kg；8.最大配重:40×8kg/380kg；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.框架式安全架","22800","部20171653","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3973*1655*2533 整机质量（kg）:2410 配套动力（kw）:51.5  型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):3973*1655*2533 轴距 (mm):2060 轮距（前轮/后轮 mm):1400/（1450~1590） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/辐板调节 最小离地间隙 (mm):403 最小使用质量 (kg):2410 前轴质量/后轴质量 (kg):1075/1335 最大配重（前/后 kg):120/180","22800","苏农机（2018）第（0495）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机YT4B4U23/0515E功率51.5千瓦;四轮驱动前进8个挡倒退8个挡;直联式液压转向,动力输出轴半独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm3990×1810(1810~1970)×2590;整机最小使用质量:2550kg;;整机轴距或履带接地长mm2060;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1400/1450~1590;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1400/1450;;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/辐板调节;整机最小离地间隙mm403;整机标准配重(前/后)kg120/180;整机最大配重(前/后)kg180/180","22800","苏农机（2018）第（0495）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","金王子-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3975×1910×2715,轴距2060mm,最小使用质量2640KG,最大配重(前/后):75/180(kg),变速箱型式:组成式变速箱,换挡方式:无级变速,","22800","鄂2019158","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木704D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3670×1660×2580（防翻架）3680×1660×2700（四柱式安全驾驶室）3690×1660×2730（六柱式安全驾驶室）,轴距2010mm,最小使用质量2310kg（防翻架）/2710kg（四柱驾驶室）\n/2750kg（六柱驾驶室）,,变速箱型式:（4×2）×2机械组成式,换挡方式:滑移齿轮换档,","22800","鄂2019151","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[2884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4020×1840×2670,轴距2010MM,最小使用质量2650KG,最大配重(前/后):130/270(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,","22800","部20180654","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木704-DX","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3600×1680×2600,轴距1970MM,最小使用质量2180KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡","22800","部20180650","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[2886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT754","功率:55.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:55.1KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","22800","部20170334","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3750×1650×2540，轴距（mm）：2025,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2278,最大配重（前/后）（kg）：108/300，档位数（前进/后退）：8/4，变速箱型式：（2+1）×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/760,","22800","部20152826","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500（1400-1780）×2200mm；轴距：1950mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1780kg。","22800","部20180286","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1550-2015）×2610mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30选装：前轮8.3-24水田轮/后轮：11-32水田轮；最小使用质量：2750kg。","22800","部20170352","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1795×2460mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮14.9-28选装：前8.3-24/后11-32（水田轮）；最小使用质量：2700kg。","22800","部2015519","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","雷一704（原：NIUHELAN704）","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3830×1650×2650,轴距2000MM,最小使用质量2475KG,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,","22800","部20170520","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3800×1618×2220mm；轴距：2030mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.6-24；最小使用质量：2434kg。","22800","部20152958","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ704A-I","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4200×1820×2660mm；轴距：2050mm；轮距（前轮/后轮）：1420、1520/1200、1300、1400、1500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：2900kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：140/180kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","22800","部20171569","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3950×1850×2500mm；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1300、1400(出厂) 、1500/1300、1400(出厂) 、1500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：2600kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：140/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","22800","2016TJ013","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3890×1790×2665mm，四轮驱动，发动机标定功率51.5kW，轴距：2000mm，最小使用质量2660kg，最大配重（前/后）：108/180kg，档位（前进/倒退/爬行）：12/12/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，变速箱型式：4×3（1+1）组成式，无驾驶室，有安全架。","22800","苏农机（2018）第（0023）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：51.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1750×2270（消声器）2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2520（kg）","22800","豫2018111","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3960*1970*2650， 整机质量（kg）:2600 ，配套动力（kw）:51.5 ，型式:轮式四轮驱动 ，轴距（mm）:2020， 轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300,1400,1500 ，最小离地间隙（mm）:360 ，最大配重（前/后）（kg）:140/360 ，档位数（前进/倒退）:12/12 ，动力输出轴输出功率（kw）:43.8 ，最大牵引力（KN）:17 ，驾驶室或安全架:驾驶室 ， 转向系形式:全液压转向 ，离合器型式:干式，双作用 ，变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28 ，液压悬挂系统型式:半分置式 ，悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:力位调节， 动力输出轴型式:非独立式","22800","部20170368","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3600×1620×2350， 最小使用质量（kg）:1700，配套动力（kw）:51.5 ，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:1850，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:350，最大配重（前/后）（kg）:54/60， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:≥44.2最大牵引力（KN）:≥13.0，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 ，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","22800","部20181215","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3600×1650×2390， 整机质量（kg）:1950，配套动力（kw）:51.5，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:1950，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:340，最大配重（前/后）（kg）:70/60， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:43.8，最大牵引力（KN）:14，驾驶室或安全架:安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/12.4-28，液压悬挂系统型式:半分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:力、位调节 ，动力输出轴型式:非独立式。","22800","部20171559","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm（至前配重架）×1820mm（常用轮距）×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2164mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410-1710mm(常用1410mm)，后轮1300-1600mm(常用1400mm)；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2620kg（配安全架），2840kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/其他：4×3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28；液压悬挂装置型式：后置、Ⅰ类、三点悬挂","22800","苏农机（2017）第（0076）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3504mm（至前配重）×1526mm（常用轮距）×2280mm（消声器顶）×2490mm(至安全架顶），选装2395mm（至驾驶室顶）；轴距：1798mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1257mm，后轮1210-1426mm，选装后轮1210-1660mm(无极可调)；常用轮距（前轮/后轮）：1257mm/1210mm，选装1257mm/1210mm(无极可调）；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：1870kg（配安全架），2030kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行挡：4/2/0（前进档）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或SH-CF002；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28，选装后轮11.2-24或12.4-24或13.6-24或11.2-24PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22800","苏农机（2018）第（0298）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2540mm；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1450mm，后轮1285-1935mm；常用轮距（前轮/后轮）：1450mm/1420mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：2940kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）×2组成式，选装（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22800","部2015849","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF704J","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2635mm；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1450mm，后轮1285-1935mm；常用轮距（前轮/后轮）：1450mm/1420mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：2940kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22800","部2015849","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF754J","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3280kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-24/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22800","部2015850","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3050kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）×2组成式，选装（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-24/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","22800","部2015850","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：2980×1350×1240；驱动型式：四轮驱动；配套功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：JD4E6Z5；江苏农华智慧农业科技股份有限公司：轴距：1950; 最小使用质量：3508; 配重：144/360; 档位数：16; 变速箱型式：4×2×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","22800","2016TJ468","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW754-2","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4060mm*1929mm*2568mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：55.2kW(75马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4M5U23/0552E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0016;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:2970kg，7.配重:180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","22800","部20151636","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2810mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：56kW，(75马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：55.2kW）,4.发动机型号：PHF4056ZL6B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0027;（可选：LR4M5U22/0552E,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 05 0009）, 5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm，7.最小使用质量:4030kg；8.最大配重:40×8kg/380kg，9.档位数:12/6/0，10.变速箱换挡形式:啮合套换挡，11.安全驾驶室","22800","部20171653","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW754-1","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4060mm*1929mm*2695mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：55.2kW(75马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4M5U23/0552E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0016;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3160kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","22800","部20151636","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[2910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M704-H（原：M704-E）","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5","22800","部20180920","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4030（至前配重）×1885（常用轮距）×2585(至安全架顶)；最小使用质量KG:2785；发动机功率KW:55.1；驱动方式:四轮驱动；","22800","苏农机（2018）第（0051）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20160644","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3650×1670×2700（驾驶室）3650×1670×2550（安全架）；最小使用质量KG:2200(驾驶室) 1960(安全架)；发动机功率KW:52；驱动方式:四轮驱动；","22800","部20190473","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1400（1300-1680）×1350mm方向盘（2100mm安全架）；轴距：1850mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20选装：前轮600-16/后轮11.2-24；最小使用质量：1700kg。","22800","部20180275","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704B-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1800×2610mm；轴距：2000mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后60kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2600kg。","22800","部20180268","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：51.5kw；外廓尺寸：4100mm×1740mm×2760mm；发动机型号：4D32ZT31/704（国三发动机）；制造商：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段;轴距：2640mm；最小使用质量：2850kg；配重：144/360kg；档位数：12/12/0；变速箱形式：4/2/(1+1)组合式；驾驶室：LT704.46.011；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室","22800","苏农机（2018）第（0246）号","2022-12-31","通用类","云南省",""]
[2917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704C-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5。","22800","部2015756","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；标定功率：52kw；整机外廓尺寸(长×宽×高)：安全架3550×1640×2375、驾驶室3550×1640×2560；整机最小使用质量：安全架2016kg/驾驶室2240kg；轴距：1990mm；整机轮距(前轮/后轮)：1325mm/1284mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；整机标准配重(前/后)：64kg/120kg；整机档位数,前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数,主变速/副变速/其他：5/2/0；驾驶室型式：安全驾驶室/安全架；","22800","部20190268","2023-12-31","通用类","云南省",""]
[2919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","70马力，功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动。","22800","部20181213","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","70马力，功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动。","22800","部20181197","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：51.5KW","22800","部20180075","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-754A","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3740*1340*2100；最小使用质量（kg）：1950；档位数（前进/倒退）：8/8；动力输出轴功率（KW）：46.87","22800","部20152872","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3840*1860*2660；最小使用质量（kg）：2770；档位数（前进/倒退）：12/12/0；动力输出轴功率（KW）：43.8","22800","部20180606","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3800*1830*2400；最小使用质量（kg）：2160；档位数（前进/倒退）：12/12；动力输出轴功率（KW）：43.8","22800","部20152871","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3880×1695×2675； 最小使用质量（kg）:2490； 配套动力（kW）:55.2； 型式:4*4四轮驱动 ；轴距（mm）:2040； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1280（1350、1630、1730）/1300（1400、1640、1740）； 最小离地间隙（mm）:370； 配重（最大）（kg）:160/80 ；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 ；发动机与离合器联接方式:直联； 启动方式:电起动 ；安全架型式:两柱式； 转向系型式:液压助力； 变速箱型式:4*3*（1+1）组成式； 轮胎型号；（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28","22800","部20170242","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM754-A2","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151949","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151949","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM754-2","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151949","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20160732","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20160732","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3400×1710×2210； 最小使用质量（kg）:2050；配套动力（kW）:51.5 ；驱动方式:四轮驱动； 轴距（mm）:1850 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1210、1230、1250/1145～1245； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0； 标准配重（kg）:180/320； 变速箱型式: (4+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28 ；最小离地间隙（mm）:315； 发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动","22800","部20180685","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3550×1630×2110 ；最小使用质量（kg）:1780； 配套动力（kw）:51.5。 驱动方式:四轮驱动； 轴距（mm）:1760 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1060、1070、1150/1000、1060、1040； 最小离地间隙（mm）:240； 标准配重（kg）:162/460； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ；变速箱型式:(4+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:7.00-12/13.6-16； 发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动","22800","部20180684","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3700×1650×2700（驾驶室）/3700×1650×2500（安全架）；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室/安全架；前照灯型号：D-1DDzhL或18.48.016a；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱换挡方式：啮合套。","22800","部20181189","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4060×1850×2810 ；最小使用质量（kg）:2650； 配套动力（kW）:51.5 ；型式:四轮驱动 ；轴距（mm）: 2080 ；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1470、1610/1320、1420、1520 ；最小离地间隙（mm）:380； 配重（最大）（kg）:144/76 ；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 ；变速箱型式:4×3×(1+1)组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28 ；发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","22800","部20171741","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ754-D","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4020mm×1530mm×2420mm 轴距：2065mm最小使用质量：2100kg 标定功率：55.2kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：55.2kW 驱动方式：四轮驱动","22800","2018TJ016","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3880×1680×2650； 最小使用质量（kg）:2505； 配套动力（kw）:55.2； 型式:4*4四轮驱动 ；轴距（mm）:2040；轮距（前轮/后轮）（mm）:1280（1350、1630、1730）/1300（1400、1640、1740）； 最小离地间隙（mm）:370 ；配重（最大）（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；启动方式:电起动； 转向系型式:液压助力； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:4*3*（1+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-38","22800","部20170277","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RD704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：四轮驱动；","22800","2018TJ463","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151943","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM704-A2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151943","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM754-A","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：75马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151949","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151943","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；型式：4×4四轮驱动；","22800","部20151943","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw；驱动型式：四轮驱动；用途：农田作业、运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4180×1660×2580,mm；轴距：2025mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300、1400/1250、1300、1400、1500,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：325mm（牵引板底部）；最小使用质量：2600kg；最大配重（前/后）：144/180,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","22800","部20170756","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：70马力，标定功率：51.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","22800","部20180081","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：3680×1660×2400mm；轴距：1980mm；常用轮距：1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：380mm（牵引板底部）；最小使用质量：2150kg；标准配重（前/后）：72/180；档位数（前进/倒退/爬行）8/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动","22800","部20190102","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB704-B1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","70马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4085×1800×2675mm；最大牵引力：16.5kN；动力输出轴标定功率下限：43.8kw；轴距：2090mm；最小离地间隙（离地部位）：410mm；最小使用质量：2830kg;功率：51.5kw","22800","2016TJ017","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","70马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4085×1800×2480mm；最大牵引力：16.5kN；动力输出轴标定功率下限：43.8kw；轴距：2090mm；最小离地间隙（离地部位）：410mm；最小使用质量：2700kg;功率：51.5kw","22800","2016TJ017","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3870×1700×2600；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:51.5（国三）；\n轴距（mm）:2063；\n最小使用质量（kg）:2510","22800","部20171124","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：51.5；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、安徽全柴动力股份有限公司4C5-70U31、广西玉柴动力机械有限公司YCD4T23T8-70A（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300/2300/2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3840×1882×2615（至安全架顶）/2635（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2012；最小使用质量(kg)：2460（带安全架）/2580（带驾驶室）发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱型式：二轴、直齿2×（4×3）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30","22800","苏农机（2017）第（0435）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：55.2kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR4M5U23/0552E（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4100×1940×2580；整机使用质量：2950kg；轴距（mm）：2236；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：干式、单片、常结合、双作用；变速箱形式：（4+1）×2行星副变速组成式；轮胎型号：8.3-24/14.9-30。","22800","部2015665","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD704F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：全柴4C5-70U31/玉柴YCD4T23T8-70A/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3780×1710×2660；整机使用质量：2680kg；轴距（mm）：1992；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：干式、单片、常结合、双作用；变速箱形式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号：8.3-20/12.4-28（选装8.3-20/12.4-28或8.3-24/11-32水田轮胎）。","22800","苏农机（2015）第（0085）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD704D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：全柴4C5-70U31/玉柴YCD4T23T8-70A/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2400；结构尺寸（mm）：3780×1710×2660；整机使用质量：2700kg；轴距（mm）：1992；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：干式、单片、常结合、双作用；变速箱形式：二轴、直齿2×（4×2）组成式；轮胎型号：8.3-20/12.4-28（选装8.3-20/12.4-28或8.3-24/11-32水田轮胎）。","22800","苏农机（2015）第（0084）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2700;轴距：2080mm,最小使用质量:2470kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0;起动方式:电起动","22800","部20171605","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4050×1750×2600；轴距：2080mm；最小使用质量：2650kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；起动方式：电起动","22800","部20171605","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：55.2kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","22800","部20152044","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","22800","部20152715","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、安全架、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重","22800","部20180121","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、风云Ⅲ机罩、侧置变速、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重","22800","部20190310","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3470×1530×2360；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:51.5（国三）;\n轴距（mm）:1860\n最小使用质量（kg）:1730","22800","部20170614","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3870×2010×2600；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:51.5（国三）；\n轴距（mm）:2063；\n最小使用质量（kg）:2680","22800","部20171124","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4040×1845×2400 .发动机与离合器联接方式：直联式","22800","部20152904","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洋马农机（中国）有限公司","轮式拖拉机","YT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"整机型号：YT704\n整机型式：水旱通用四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高) mm：3930×1865×2600\n整机轴距或履带接地长mm：2050\n整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm：1420/1440\n整机最小离地间隙mm： 450\n整机最小使用质量kg：2250\n整机标准配重(前/后) kg：240（选配件+80）/320（选配）\n整机最大配重(前/后) kg：240/320\n整机档位数前进/倒退/爬行 /：8/8/0\n整机档位数主变速/副变速/其他 /：4/2/0\n整机各档理论速度km/h：前进：2.91、3.72、5.71、8.28、11.18、14.28、21.92、31.8 倒退：2.97、3.79、5.82、8.44、11.4、14.56、22.34、32.41\n整机发动机与离合器联接方式 ：干式单板\n整机起动方式：电启动\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：1A8296-85000\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：滚翻保护结构\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：南京芸明机械有限公司\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：4/1 417\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：农业部农业机械试验鉴定站\n发动机型式：直喷水冷4冲程柴油发动机\n发动机型号：4TNV98-ZCNRY1C\n发动机生产厂：洋马株式会社 洋马发动机（山东）有限公司\n发动机进气方式：自然式\n发动机气缸数：4\n发动机缸径×行程mm： 98×110\n发动机标定功率 kW:51.5\n发动机标定转速 r/min:2500\n发动机型式核准证书:CN FC G3 0970 02 0031\n发动机空气滤清器型式:干式\n发动机空气滤清器型号:1A8296-12500\n发动机起动机型号:电气式12V-2.3kW\n发动机冷却方式:风扇水冷\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm: 197×135×t1.2×430\n排气管消声器（含消声腔）重量kg:8.8\n前照灯型号 :55/60 H4\n前照灯生产厂:常州中兴塑业有限公司\n后视镜型号:1A8296-64100\n后视镜生产厂:常州中兴塑业有限公司\n驾驶员座椅型号:DA8292-63100\n驾驶员座椅型式:防震器（附带体重调整机能）\n驾驶员座椅生产厂:河北九州机械制造公司\n安全带型号:FS20","22800","部20171132","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-704N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3780×1640×2615，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：52，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/704，轴距（mm）：2000，最小使用质量（kg）：2360，配重（kg）(前/后)：,75/165，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：无","22800","苏农机（2019）第（0055）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","轴距：2040mm；轮距（前轮/后轮）：1290/1200-1500mm；最小使用质量：2735kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","22800","部20171229","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW（70马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3610×1510×2340；轴距（mm）：1890；轮距（前轮/后轮）（mm）：960、1000、1100、1200、1300/960～1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：350；最小使用质量（kg）：1980；档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：4B5-70U32，功率（kW）：51.5；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","22800","部20190593","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW（70马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3910×1840×2610；轴距（mm）：2050；轮距（前轮/后轮）（mm）：1300、1400、1470/1300～1600；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：380（后牵引板）；最小使用质量（kg）：2610；档位数（前进/倒退）：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4C5-70U32，功率（kW）：51.5；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30","22800","2016TJ220","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：70马力，标定功率：51.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","22800","部20190520","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW  驱动方式：四轮驱动","22800","部20171966","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW  驱动方式：四轮驱动","22800","部20171966","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：4000×1800×2690 ；轴距2090mm；最小使用质量2632kg；最大配重（前/后）：148kg/288kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12；采用4×3×（1+1）组成式变速箱；啮合套换挡；简易驾驶室","22800","部20170272","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","22800","部20170935","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW  驱动方式：四轮驱动","22800","部20171016","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW  驱动方式：四轮驱动","22800","部20171016","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3720x1600x2650mm（驾驶室）3720x1600x2520(安全架)；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2260（驾驶室）kg，2100（安全架）kg；标准配重（前/后）：50/60kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥43.8kw；最大牵引力：≥14KN.","22800","部20181201","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-704E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW 马力：70马力 驱动方式：四轮驱动","22800","部20190055","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；轴距:2030mm；外廓尺寸(长*宽*高):4010mm*1820mm*2640mm；整机最小使用质量:2770kg；发动机型式:立式、水冷、四冲程；发动机吸气方式:自吸式；发动机气缸数:4缸；发动机标定转速:2400r/min；动力输出轴转速:540/760r/min；","22800","2018TJ060","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-754B","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：55kW 马力：75马力 驱动方式：四轮驱动","22800","部20171911","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kW 马力：70马力 驱动方式：四轮驱动","22800","部2015862","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD704F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：51.5。","22800","部20180622","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD704S","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：51.5。","22800","部20180474","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5。","22800","部2015756","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）3915×1690×2680(选装防翻架3915×1690×2440)mm, 轴距：1940mm， 常用轮距（前轮/后轮）：1250/1310(选装防翻架1250/1310)mm， 档位：8+2滑移齿轮， 最大牵引力：≧17.8KN，  动力输出转速（PTO): 850/650(选装540/1000或760/850)r/min ，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：安徽全柴国三4C5-70U32 ( 选装山东云内动力国三YN4P070-33CR或浙江新柴国三4D32ZT33-704  功率：51.5(选装51.5/52）KW， 驱动方式：四轮驱动","22800","部20190530","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","骏野704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","22800","部20181291","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1720×2420，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：51.5，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：A4K43T70，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2340，配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：选装","22800","部20152046","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-754B","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1740×2600，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：55.2，发动机商标或品牌：四达、全柴、东方红、江动，发动机型号： SD4108T1、QC4108T75、YT4B4-23、4JD80T1，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2790，配重（kg）(前/后)：200/420，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","22800","部20152767","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-754A","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4200×2000×2810，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：55，发动机商标或品牌：全柴、玉柴、东方红 发动机型号：4JR3AT75K、YC4A85-T20、YT4B5-22，轴距（mm）：2320，最小使用质量（kg）：3350，配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0，变速箱型式：5×2×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","22800","部20153004","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-754C","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3700×1400×2220，驱动型式： 四轮驱动，配套功率（kw）：55.2，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/753，轴距（mm）：2050，最小使用质量：2000，配重（kg）(前/后)：32/48，档位数（前进/倒退/爬行）12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1），机架型式： 无架式  驾驶室：无","22800","部20171955","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3700×1400×2220，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：51.5，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/703，轴距（mm）：2050，最小使用质量（kg）：2000，配重（kg）(前/后)：32/48，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1），机架型式： 无架式  驾驶室：无","22800","部20171953","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR704B","功率:51.5KW（70马力）；马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动 功率：51.5KW（70马力）；  \n外廓尺寸(长×宽×高) 3680mm×1680 mm×2700mm；\n轴距或履带接地长  1980 mm；\n轮距(前轮/后轮)或轨距  1180mm、1280mm/ 1200mm、1300mm； \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距  1280mm/1300mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙 375mm ； \n最小使用质量  2280kg； \n标准配重(前/后)  120kg/130kg； \n档位数  前进/倒退/爬行 / 8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 4+1/2/0 ；\n发动机与离合器联接方式 / 直联式 ；\n起动方式 / 电启动 ；\n动力输出轴功率  ≥43.8kW ；\n最大牵引力18.59  kN ；","22800","部20190577","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR704","功率:51.5KW(70马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5KW(70马力）；驱动方式 ：四轮驱动；\n外廓尺寸(长×宽×高)：3680 mm ×1700 mm×2425 mm ；轴距或履带接地长 ：1960 mm ；\n轮距(前轮/后轮)： 1200 mm、1300 mm、/ 1200 mm、1300 mm、1400 mm ；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距： 1300 mm/1300 mm； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 ： 有级可调/有级可调；最小离地间隙： 360mm ；\n最小使用质量：2100kg ；\n标准配重(前/后)：  120kg/180 kg；\n最大配重(前/后)  120kg/180kg ； \n档位数  前进/倒退/爬行: 12/12/0 ；\n主变速/副变速/其他:4/3×（1+1）/0；","22800","部20180933","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR704A","功率:51.5　KW(70马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5　KW(70马力 ）；驱动方式 ：四轮驱动;\n外廓尺寸(长×宽×高) : 3530mm×1630mm×2455 mm；\n轴距或履带接地长 : 1890mm； \n轮距(前轮/后轮): 1220mm、1300mm/1210mm、1310mm、1410mm ；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 : 1220mm/1310mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 : 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙 : 360mm ；\n最小使用质量 : 1820kg ；\n标准配重(前/后)  90kg/120kg ；\n最大配重(前/后)  90kg/120kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行 / 8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 5/2/0 ；","22800","部20180950","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR704C","功率:51.5KW （70马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动 ；功率：51.5KW （70马力）；\n外廓尺寸(长×宽×高) 3390 mm×1640 mm×2470 mm \n轴距或履带接地长  1880mm \n轮距(前轮/后轮)或轨距  1100mm、1200mm、1300mm/1200mm、1330mm； \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 1300mm /1330mm ； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙  360mm ；\n最小使用质量  2015kg； \n标准配重(前/后)  120kg/130kg； \n档位数  前进/倒退/爬行 / 8/2/0； \n主变速/副变速/其他 / 4/2/0 ；\n发动机与离合器联接方式 / 直联式 ；\n起动方式 / 电启动；\n动力输出轴功率 kW ≥43.8 ；\n最大牵引力 kN 16.65 ；","22800","部20190575","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛754②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4090×1850×2730（至驾驶室顶）/4090×1850×2700（至安全架顶）⑤轴距（mm）：2030⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750、1800后轮：1400～1800⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1400/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/无级可调⑨最小离地间隙（mm）：390⑩最小使用质量（kg）：2690（驾驶室）/2610（选装安全架）?标准配重(前/后)（kg）：120/180?最大配重(前/后)（kg）：120/180?档位数前进/倒退/爬行: 8/8/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/2/2?各档理论速度（km/h）：前进：2.35、3.46、5.62、7.38、10.57、15.53、25.26、33.15后退：1.77、2.61、4.25、5.57、7.99、11.74、19.09、25.07?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：55.1?最大牵引力（kN）：12.3★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：654A.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：4TD75③生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式：增压⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：100×105⑦标定功率（kW）：55.1⑧标定转速（r/min）：2400⑨型式核准证书：CN FC G3 0407 04 0002⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K495?起动机型号：QDJ142?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×150×120②消声器（含消声腔）重量（kg）：8.3±0.2★（五）前照灯①型号：ZH-12-003★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃①型号：公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①型号：754.50.001②容积（L）：100★（十一）转向系①转向系型式：独立油","22800","苏农机（2018）第（0314）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：70马力","22800","豫2016073","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","上海向明农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：3943×1930×2394mm；驱动型式:四轮驱动；轴距：2142.5mm;最小使用质量：2500kg;档位数（前进/倒退）：前进8档/倒退2档；发动机标定转速：2400；动力输出轴功率（kw）：43.78；发动机标定功率：51.5kW;框架上最大提升力（kN）：14.1","22800","部20170947","2021-12-31","通用类","上海市",""]
[2996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5kW；驱动型式 ：4×4轮式 ；整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 3980×1650×2540； 整机最小使用质量 （kg）： 2420； 整机最大配重(前/后)（ kg）： 160/180； 整机档位数（前进/倒退/爬行）： 12F/12R； 传动系变速箱型式 ：4×3×(1+1)组成式 ；工作装置悬挂装置类别 ： 2类；工作装置动力输出轴转速 （r/min）：540/760。","22800","部20170259","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3920mmx1650mmx2400mm、轴距：2060mm、轮距：1280mm/1300mm、最小使用质量：2500kg、最小离地间隙：320mm、动力输出轴功率：≥43.8kW、发动机标定功率：51.5kW、发动机标定转速：2300r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥12.5kN","22800","部20170930","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw/70马力；驱动形式：四轮驱动","22800","部20170595","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw/70马力；驱动形式：四轮驱动","22800","部20170595","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5kw/70马力；驱动形式：四轮驱动","22800","部20171339","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH704-B2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3550mm×1300mm×2400mm、轴距：1950mm、轮距：950mm-1310mm/1000mm-1375mm、最小使用质量：2300kg、最小离地间隙：280mm、动力输出轴功率：≥43.8kW、发动机标定功率：51.5kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥12.5kN","22800","部20190561","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4160×1720×2350；轮距（前轮/后轮）：1400/1500;轴距：2100;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：2530；标准配重(前/后)kg：80/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式制动器；驻车制动系型式：/；离合器型式：单片干式；传动系变速箱型式：4X2X(1+1)机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32","22800","豫2016066","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3850×1715×2760；轮距（前轮/后轮）：1200/1320;轴距：1970；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：2120；标准配重(前/后)kg：100/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1、2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：手刹式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2）机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.30-20/12.4-28","22800","部20190345","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3458×1575×2335，轴距：1845，常用轮距（前轮/后轮）：1300/1280，最小使用质量：2086，发动机马力：70马力，标定功率：52KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","22800","部20190229","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[3005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1845×2800（高：2700配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2016）第（0397）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF854-9","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2018）第（0037）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3800×1575×2300（安全架）；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：D-1DDzhL；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱型式：（4+1）×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套。","25400","部20181188","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL804","功率:58.8kW/80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3670×1700×2550，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率：58.8kW（80马力）；标定转速：2400r/min，4.轴距或履带接地长：1960mm，5.最小使用质量：2700kg，6.标准配重（前/后）：80/120kg；最大配重（前/后）：80/480kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：（4+1）/2/0，8.变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：500.49.001；型式：安全架","25400","苏农机（2019）第（0189）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：59kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4150×1830×2550mm，轴距：2010mm，最小使用质量：2790kg，最大配重（前/后）：144/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，六柱式驾驶室。","25400","部20170205","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59.0；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3930×1840×2650（至空滤顶）（驾驶室），3930×1840×2650（至安全架）（安全架）；整机轴距（mm）：2110；整机轮距(前轮/后轮)（mm）：1340/1460-1660；整机常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1340/1460；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/翻转辐板；整机最小离地间隙（mm）：380；整机最小使用质量（kg）：2835（驾驶室）、2735（安全架）；整机标准配重(前/后)（kg）：114/190。","25400","部20180417","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：58.8kW；驱动方式：四轮驱动","25400","部20160185","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","现：5E-854（原：5E-854-1）","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5","25400","部20170002","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）： 3960×1686×2680；最小使用质量（kg）：2600；配套功率（kW）：59；PTO转速(r/min)：540/720；","25400","部20160628","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-9","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4165×1845×2635 .发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2018）第（0038）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：59kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4150×1830×2745mm，轴距：2010mm，最小使用质量：2650kg，最大配重（前/后）：144/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，两柱式安全架。","25400","部20170205","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3550×1660×2580（防翻架）3550×1615×2695（四柱驾驶室）3550×1615×2710（六柱驾驶室）,轴距1840mm,最小使用质量2310（防翻架）/2560（四柱驾驶室）/2640（六柱驾驶室）,最大配重(前/后):50/104(kg),变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档,","25400","鄂2019163","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3950×1970×2700；功率:80马力(58.8KW)；驱动方式:四轮驱动轴距或履带接地长：2236mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1600/1540；轮距(前轮/后轮)调整方式：后轮调节轮幅；最小使用质量：3060kg；标准配重(前/后)kg：300/320；档位数 (前进/倒退/爬行)：12F/12R；24F/24R(选装爬行档）；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方 式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：700.48.030/031；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：机械；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用、独立操纵；动力输出轴离合器型式：干式、单片、双作用、独立操纵；传动系变速箱型式：1+1（4*3）组成式、12个前进档、12个后退档；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-30","25400","部20171681","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M854-D","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：62.5KW","25400","部20151984","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","25400","部20160205","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-AA1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW。","25400","部20160207","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-A1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW。","25400","部20160207","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","25400","部20151983","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20190581","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：62.5kW；发动机型号YCD4J23T8-85A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：11.2-24/16.9-34,，轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1620（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：3910","25400","部20160715","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[3025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","25400","部20171788","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-BA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","25400","部20160205","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20180668","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊萨沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","萨沃804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","25400","部20190549","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3860×1650×2550(宽：1900八块配重).发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2019）第（0161）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-EF","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW。","25400","部20180939","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3456×1590×2685，轴距：1890，常用轮距（前轮/后轮）：1305/1280，最小使用质量：2350，发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；.","25400","部20190228","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[3032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M804-DA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","25400","部20171788","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3700×1620×2570（驾驶室） 3700×1620×2350（安全架）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：59kW; 发动机型号及制造商：4D32ZT33/804,浙江新柴股份有限公司；轴距：1980; 最小使用质量：2570（驾驶室）/2340（安全架）kg; 配重：144/360; 档位数： 8/2/0; 变速箱型式：（4+1）×2组成式；是否有驾驶室或安全架：驾驶室/安全架。","25400","部20190587","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-804E-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-804E-1；整机型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm:3050×1450×2170；轴距或履带接地长mm：1840；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:900/1000轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调;最小使用质量kg:1590；标准配重(前/后)kg:50/300；最大配重(前/后)kg:50/300；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；档位数（主变速/副变速/其他）：(4+1)/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：KY-003；转向系型式：液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式:独立手制动;前驱动桥型式:旱地型；离合器型式:干式10寸单作用;动力输出轴离合器型式:干式10寸单作用；变速箱型式:4×2+2档组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换档和啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-14/9.5-20；","25400","新2019159","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[3035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：59kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1795×2600mm；轴距：2072mm；最小使用质量：2875kg；最大配重（前/后）：200/340kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；安全驾驶室。","25400","部20171548","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；","25400","2017TJ378","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151257","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2100mm\n轮距(前轮/后轮):1360/1410mm\n外廓尺寸：4030×1840×2740（至驾驶室顶）\n最小使用质量:2825kg\n最大牵引力：14.4KN\t\n标定功率:60KW\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","25400","苏农机（2017）第（0357）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；","25400","2017TJ378","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM804-2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151945","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151945","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151945","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM804-A2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151945","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kw/80马力；驱动形式：四轮驱动","25400","部20160172","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kw/80马力；驱动形式：四轮驱动","25400","部20160172","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:58.8kw；发动机型号:4TD80；轮距(mm):前轮980,后轮1200；轴距(mm):1950；外廓尺寸(mm):3630×1530×2320(安全架)2400（驾驶室）。","25400","部20190610","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛854C","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5;发动机型号：YCD4T23T8-85;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式静液压转向；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：8.3-24/14.9-30；其它：力位综合调节，后置三点悬挂等；","25400","部20180635","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59;发动机型号：YCD4T23T8-80;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式静液压转向；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：8.3-24/14.9-30；其它：力位综合调节，后置三点悬挂等；","25400","部20180634","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-X804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：3850*1750*2650(驾驶室顶）,3850*1750*2850(安全架顶）；,轴距（mm）：2010，轮距(前轮/后轮)（mm）: 1300/1300；  轮距调整方式(前轮/后轮)：不可调节/翻转轮辐可调，最小使用质量（kg）2500","25400","新2019028","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4430×1990×2575mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832；最小离地间隙（前桥）：420mm；最小使用质量：3200KG；前/后轴质量：1620/1580KG；最大配重（前/后）：320/0KG；档位数（前进/后退）：12/12；功率：58.8kw。","25400","部20151620","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSV804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4190×1930×2590mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：幅版调节/幅版调节1630/1545；最小离地间隙（前桥）：440mm；最小使用质量：3180KG；前/后轴质量：1382/1798KG；最大配重（前/后）：120/0KG；档位数（前进/后退）：12/4；功率：58.8kw。","25400","部2015789","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3540*1435*2240；最小使用质量（kg）：1820；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0（8/8/0,16/4/0选装）；动力输出轴功率（KW）：50","25400","部20180845","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3900*1420*2120；最小使用质量（kg）：1990；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/（8+4）；动力输出轴功率（KW）：≥50.2","25400","部20190105","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-804；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:3920x1650x2400；整机轴距mm：2040；整机轮距(前轮/后轮)：1280/1300；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/有级调节；整机最小使用质量kg:2500；整机配重(最大)kg:176/240；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：12F+12R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：550.48.031；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：4x3梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；","25400","新2017042","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-804E；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:3400×1590×2370；整机轴距或履带接地长mm:1950；整机常用轮距(前轮/后轮)mm:1150/1150；整机轮距调整方式(前轮/后轮):不可调/无级可调；整机最小使用质量kg：1780；整机标准配重(前/后)kg:52/250；整机最大配重(前/后)kg:52/250；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；整机主变速器档位数：4+1；整机副变速器档位数/其它档位数：2/0；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型式：两柱式；前照灯型号：KY-003；转向系转向系型式：全液压转向；转向系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；制动系行车制动系型式：油浴盘式制动器；制动系驻车制动系型式：独立手制动；传动系前驱动桥型式（旱地、水田）：旱地型；传动系离合器型式：干式10寸单作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式10寸单作用；传动系变速箱型式：(4+1)×2档组成式；传动系主变速箱换挡型式：滑动齿轮换档和啮合套换档；传动系副变速箱换挡型式：啮合套换档；行走系轮式轮胎型号(前/后)：9.50-16/12.4-28；","25400","新2018248","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：58.8kw；驱动方式：四轮驱动","25400","部20180648","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK804G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kw/80马力；驱动形式：四轮驱动","25400","部20180419","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","25400","部20171149","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","25400","部20180942","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：58.8Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3750×1500×2320；轮距（前轮/后轮）：1265/1205;轴距：1960；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1750；标准配重(前/后)kg：50/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1、2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）；两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式制动器；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28","25400","部20190638","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑804G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：59Kw；驱动型式：四轮驱动","25400","部20190058","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kw/80马力；驱动形式：四轮驱动","25400","部20180637","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","25400","2016TJ597","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804A-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","25400","部20180943","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RX804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；","25400","2018TJ083","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:两轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×3000,轴距2580MM,最小使用质量4250KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","25400","部20180482","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木804-DX","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3620×1780×2660,轴距1940MM,最小使用质量2250KG,最大配重(前/后):130/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,","25400","部20180656","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M854-KQS","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：62.7kW；驱动方式：四轮驱动","25400","苏农机（2018）第（0287）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M854-KS","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：62.7kW；驱动方式：四轮驱动","25400","苏农机（2018）第（0287）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3600×1600×2130，轴距（mm）：1970,轮距（出厂mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）: 1650,最大配重（前/后）（kg）：48/120，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1)×2 组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720","25400","新2019036","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田804G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3540×1320×2116，轴距（mm）：1860,轮距（出厂mm）：1000/ 1050，最小使用质量（kg）: 1600,最大配重（前/后）（kg）：48/60，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1)×2 组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720,","25400","新2019031","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW854-2","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4060mm*1981mm*2608mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：62.5kW (85马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4V5U23/0625E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0002;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3190kg，7.配重:180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.折叠式安全架","25400","部2015871","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20180676","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏804H","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20170312","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4G33TC-80G31C/LR4M5U23/0588E功率58.8千瓦;四轮驱动4*(1+1)*2变速箱;直接联接;液压转向,动力输出轴半独立式;驾驶室;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4085×1810(1810~1970)×2620;整机轴距或履带接地长mm2060;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1300~1400/1450~1590;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1400/1450;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮辐/调节轮幅;整机最小离地间隙mm415;整机最小使用质量kg2735;整机标准配重(前/后)kg120/180;整机最大配重(前/后)kg180/180","25400","部20181310","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机4G33TC-80G31C/LR4M5U23/0588E功率58.8千瓦；四轮驱动4*(1+1)*2变速箱；直接联接；液压转向,动力输出轴半独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 4085×1800×2650（消声器）/4085×1715×2620（驾驶室） ；整机轴距或履带接地长 mm 2060 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：1400后轮：1450～1590 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：1400后轮：1450 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调 ；整机最小离地间隙 mm 415 整机最小使用质量 kg 2780(安全架)/2870(驾驶室) ；整机标准配重(前/后) kg 120/180 ；整机最大配重(前/后) kg 180/180","25400","苏农机（2018）第（0008）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW（80马力）；驱动型式：四轮驱动","25400","部20171170","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖804G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):3530X1550X2290MM；驱动形式:4X4轮式；功率:80马力；轴距:2095MM；最小使用质量:1790KG；最大配重(前/后)140/50KG；档位数(前进/倒退/爬行):12/12；变速箱型式:4X3X2平面组成式；驾驶室:904.46.001,两柱式,洛阳同欣工贸有限公司","25400","2015TJ542","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3730×1810×2800；轴距或履带接地长：1990；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1400；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2350；标准配重(前/后)：60/60；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：ZHTDPW-2(12V/24V)；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：鼓式制动器；驻车制动系型式：手制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：机械有级换挡；副变速箱换档方式：机械有级换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32","25400","部20190613","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3985*1690*2615；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：58.8kw；轴距：2125mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1355/1360；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2733kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动 ；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式： 啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","25400","部20180629","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：59kw；驱动方式：四轮驱动","25400","部20180913","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木804D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3670×1660×2580（防翻架）3680×1660×2700（四柱式安全驾驶室）3690×1660×2730（六柱式安全驾驶室）,轴距2010mm,最小使用质量2310kg（防翻架）/2710kg（四柱驾驶室）/2750kg（六柱驾驶室）；变速箱型式:（4×2）×2机械组成式,换挡方式:滑移齿轮换档","25400","鄂2019152","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：58.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：1930，轮距(mm)：1100/1200，标定牵引力(n)：12000，最小使用质量(kg)：2150，外廓尺寸(mm)：3665×1525×2200","25400","部20190626","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):3980×1760×2580，轴距（mm）：2030，常用轮距（前轮/后轮mm）：1420/1380 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:370,最小使用质量(Kg)：2760","25400","部20180556","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","25400","部20180908","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","25400","部20180519","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3600mm×1590mm×2560mm（驾驶室）3600mm×1590mm×2400mm（安全架），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 1200mm/1200mm、1300mm、1400、1500mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：固定/有级可调，最小离地间隙：350mm（前桥底部），最小使用质量：2160kg(驾驶室）2000kg（安全架），配重（最大）（前/后）：100kg/136kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0 ,（主变速/副变速/其他）5/2/0 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：59kW，发动机型号：4C6-80U32。排放阶段：第三阶段","25400","部20181179","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2810mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：63kW，（85马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：62.5kW）,4.发动机型号：PHF4063ZL5B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0015, （可选：LR4V5U23/0625E, 发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 08 0004）;制造商:华丰动力股份有限公司（可选：一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm，7.最小使用质量:4050kg；8.最大配重:40×8kg/380kg，9.档位数:12/6/0，10.变速箱换挡形式:啮合套换挡，11.安全驾驶室","25400","部20171649","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4540mm×2030mm×2810mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：59kW，(80马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：58.8kW）；4.发动机型号：PHF4059ZL6B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0022（可选：LR4M5U23/0588E, 发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 05 0015），5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm，7.最小使用质量:4050kg；8.最大配重:40×8kg/380kg，9.档位数:12/6/0，10.变速箱换挡形式:啮合套换挡，11.安全驾驶室","25400","部20171652","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA804-2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸： 4540mm×2030mm×2630mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：59kW，(80马力，排放标准：国Ⅲ)（可选：58.8kW）；4.发动机型号：PHF4059ZL6B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0022（可选：LR4M5U23/0588E, 发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 05 0015），5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司）,6.轴距：2375mm；7.最小使用质量:3900kg；8.最大配重:40×8kg/380kg；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.框架式安全架","25400","部20171652","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M854KQ","功率:87.04马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：64kW；驱动方式：四轮驱动","25400","部20171135","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M854K","功率:87.04马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：64kW；驱动方式：四轮驱动","25400","部20171135","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3840*1860*2390；最小使用质量（kg）：2560；档位数（前进/倒退）：12/12/0；动力输出轴功率（KW）：50.2","25400","部20180604","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3840*1860*2660；最小使用质量（kg）：2770；档位数（前进/倒退）：12/12/0；动力输出轴功率（KW）：50.2","25400","部20180604","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3300×1600×2100mm，四轮驱动，发动机标定功率58.8kW，轴距：1720mm，最小使用质量1650kg，最大配重（前/后）：144/300kg，档位（前进/倒退/爬行）：8/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，变速箱型式：（4+1）×2组成式，无驾驶室，有安全架。","25400","部20190652","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：59KW","25400","部20180850","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSV804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4370×1980×2830mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：1612-1812/1500-1701；最小离地间隙（前桥）：440mm；最小使用质量：2880KG；前/后轴质量：1200/1680KG；最大配重（前/后）：160/0KG；档位数（前进/后退）：12/4；功率：58.8kw。","25400","部20170282","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用；外廓尺寸（长×宽×高）：4430×1990×2575mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832；最小离地间隙（前桥）：420mm；最小使用质量：3200KG；前/后轴质量：1620/1580KG；最大配重（前/后）：320/0KG；档位数（前进/后退）：12/12；功率：58.8kw。","25400","部20151620","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1400（1300-1680）×1420mm方向盘（2100mm安全架）；轴距：1915mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后100kg；发动机标定功率：58.8kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-24选装：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1700kg。","25400","部20180272","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1400×1350mm；轴距：1850mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前60kg/后60kg；发动机标定功率：58.8kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1700kg。","25400","新2019118","2024-04-10","通用类","山东省",""]
[3101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖804-2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3540×1730×2540（至安全架顶）/3540×1730×2650(至驾驶室顶）；最小使用质量KG:安全架：2050 /驾驶室：2345；发动机功率KW:59；驱动方式:四轮驱动；","25400","部20190205","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4100（至前配重）×1865（常用轮距）×2625(至消音器顶)；最小使用质量KG:2795；发动机功率KW:58.8；驱动方式:四轮驱动；","25400","苏农机（2018）第（0052）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3980mm×1650mm×2730mm;2.整机轴距:2070mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm: 1300、1400/1300、1400、1500;4.整机最小离地间隙: 400(前桥底部）mm;5.整机最小使用质量:2430kg;6.发动机型号:4TD80;配套功率:58.8kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;7.整机型式:四轮驱动;8.转向系型式:液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/12.4-32;10.翻倾防护装置型式:柱式驾驶室;","25400","苏农机（2019）第（0182）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M804-H（原：M804-E）","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","25400","部20180921","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA854-2","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4540mm×2030mm×2630mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：63kW，（85马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：62.5kW）,4.发动机型号：PHF4063ZL5B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0015, （可选：LR4V5U23/0625E, 发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 08 0004）;制造商:华丰动力股份有限公司（可选：一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm；7.最小使用质量:3900kg；8.最大配重:40×8kg/380kg；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.框架式安全架","25400","部20171649","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW854-1","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4060mm*1981mm*2720mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：62.5kW (85马力，排放标准：国Ⅲ),4.发动机型号: LR4V5U23/0625E;发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 05 0002;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3190kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10.安全驾驶室","25400","部2015871","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4C6-80U32；轮距(mm):前轮1450,后轮1408；轴距(mm):2072；外廓尺寸(mm):4130×1795×2675.","25400","苏农机（2017）第（0364）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF854J","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2200mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3410kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","25400","部20152151","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF804J","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3280kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-24/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","25400","部2015851","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3050kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）×2组成式，选装（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-24/后轮16.9-30；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","25400","部2015851","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：59kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3700x1600x2650mm(驾驶室)，3700x1600x2520mm（安全架）；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2310kg(驾驶室)，2180kg（安全架）；标准配重（前/后）：50/60kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥50.2kw；最大牵引力：≥14.4KN.","25400","部20181202","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm（至前配重架）×1820mm（常用轮距）×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2164mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410-1710mm，后轮1300-1600mm；常用轮距（前轮/后轮）：1410mm/1400mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2620kg（配安全架），2840kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架,选装安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28，选装后轮14.9-24或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","25400","苏农机（2017）第（0309）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3960×1850×2650， 整机质量（kg）:2670，配套动力（kw）:59，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:2020，轮距（前轮/后轮） （mm）:1450/1450， 最小离地间隙（mm）:320，最大配重（前/后）（kg）:130/100，档位数（前进/倒退）:12/12/0， 动力输出轴输出功率（kw）:50.2，最大牵引力（KN）:16.5，驾驶室或安全架:驾驶室， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、双片、双作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:独立式。","25400","部20171556","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1910×2800；轴距：2020（mm）；最小使用质量：2700（kg）","25400","新2019103","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[3115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4110×1929×2668mm；轴距：2300mm；轮距（前轮/后轮）：1440、1540（出厂）、1640、1740/1330、1430、1530（出厂）、1730mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：350mm；最小使用质量：3300kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/4/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:58.8kW；驱动方式：四轮驱动","25400","部20171800","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","25400","部20190070","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-804D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：58.8KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；马力：80马力","25400","部20190238","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）×2组成式，选装（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","25400","部20152151","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ804AD","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3990×1840×2685mm；轴距：2015mm；轮距（前轮/后轮）：1300、1400/1200、1300、1400、1500mm；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1400mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：350mm；最小使用质量:2670/2875kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：108/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","25400","部20190093","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3800×1510（1510-1910）×2200mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：59.0kW；轮胎型号：前轮7.5-16/后轮13.6-24；最小使用质量：2202kg。","25400","部20170351","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1600-2015）×2610mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：59.0kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30选装：前轮8.3-24水田轮/后轮11-32水田轮；最小使用质量：2750kg。","25400","部20170359","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1600-2015）×2460mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：59.0kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30选装：前轮8.3-24水田轮/后轮11-32水田轮；最小使用质量：2600kg。","25400","部20170359","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-6","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2018）第（0034）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1845×2800（高：2700配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2016）第（0396）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF854-6","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730.发动机与离合器联接方式：直联式","25400","苏农机（2018）第（0033）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-854A","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4200×2000×2810，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：62.5，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴 发动机型号：YT4B5-22、YC4B95Z-T20、4JR3ABT85X，轴距（mm）：2320，最小使用质量（kg）：3350，配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0，变速箱型式：5×2×（1+1）组成，机架型式：无架式，驾驶室：有","25400","部20153002","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4200×2000×2810，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：59，发动机商标或品牌：全柴、玉柴、东方红，发动机型号：4JR3ABT80K、YC4BA90-T21、YT4B5-22，轴距（mm）：2320，最小使用质量（kg）：3350，配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0，变速箱型式：5×2×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","25400","部20153003","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","全柴4B5-80C31国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、安全架、省油开关、前配6片、双层后配","25400","部20190313","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MA804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3900×2050×2770；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:58.8（国三）；\n轴距（mm）:2310；\n最小使用质量（kg）:3315","25400","部20171125","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MA904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3900×2050×2770；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:66.2（国三）；\n轴距（mm）:2310；\n最小使用质量（kg）:3305","25400","部20171126","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS804Ⅲ","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4295×2150×2900；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:59或选装58.8（国三）\n轴距（mm）:2180\n最小使用质量（kg）:4000","25400","部20151833","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804M","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","全柴4C6-80C31国Ⅲ、风云Ⅲ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、安全架、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重","25400","部20190309","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000 ）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","25400","部2015821","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴4108国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、侧置变速、10+10梭式换挡、双速输出（540/760）、吊挂式离合、制动踏板、双作用离合器 不带前后配重","25400","部20171847","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（760/1000 ）差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","25400","部2015822","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):4030×1800×2640mm（驾驶室）/4030×1800×2650mm(至安全架)；轴距:2080mm；常用轮距(前轮/后轮):1300mm/1400mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:2760kg（驾驶室）/2600kg（安全架）；标准配重(前/后):0/180kg；档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全驾驶室；前照灯型号:LT604.45.020；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:双片、盘式、机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式:干式、双片、双作用；动力输出轴离合器型式:后置独立式；传动系变速箱型式:4×3×(1+1)组成式；主变速箱换档方式:啮合套换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30.","25400","部20190517","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[3137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2700;轴距：2080mm,最小使用质量:2520kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0;起动方式:电起动","25400","部20171604","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：58.8kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","25400","部20152718","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：59kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3550×1600×2300；轴距：1900mm；最小使用质量：1600kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/2/0；起动方式：电起动","25400","部20190044","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：62.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR4V5U23/0625E（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4300×2080×2650；整机使用质量（kg）：3800（不带驾驶室）/4100（带驾驶室）；轴距（mm）：2195；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、弹簧压紧、独立操作、双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","25400","部20152759","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）：4000×1700×2650(驾驶室），4000×1700×2480（安全架）；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室/安全架；前照灯型号：D-1DDzhL型或YS-01型；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套。","25400","部20180429","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW804N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4B5-80C31；轮距(mm):前轮1300,后轮1300；轴距(mm):1960；安全架外廓尺寸(mm):3675×1700×2555；驾驶室外廓尺寸(mm)：3675×1700×2720.","25400","部20181335","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3380×1400×2250；轴距：1850mm；最小使用质量：1850kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：8/4/0；起动方式：电起动","25400","部20180686","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2600;轴距：2080mm,最小使用质量:2700kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0;起动方式:电起动","25400","部20171604","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：58.8/59kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR4M5U23/0588E/玉柴YC4A95-T310/天利动力4M1-80U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4250×2025×2600（至排气管顶）/2640（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3160（带安全架）/3460（带驾驶室）；轴距（mm）：2310；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱形式：（5+5）×2行星副变速组成式；轮胎型号：8.3-24/14.9-30。","25400","苏农机（2017）第（0070）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3980×1800×2700（驾驶室）3980×1800×2600（安全架）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:58.8（国三）;\n轴距（mm）:2060;\n最小使用质量（kg）:2900（驾驶室）2700（安全架）","25400","部20180608","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：3620×1545×2520；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:58.8（国三）;\n轴距（mm）:1970;\n最小使用质量（kg）1870:","25400","部20190300","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","80马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4035×1780×2655mm；最大牵引力：23.41kN；动力输出轴标定功率下限：58.81kw；轴距：2025mm；最小离地间隙离地部位）：375mm；最小使用质量：2700kg；功率：59kW。","25400","部20180312","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB804-E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","80马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:3565×1500×2150mm；最大牵引力：14.4kN；动力输出轴标定功率下限：47.6kw；轴距：1875mm；最小离地间隙离地部位：310mm；最小使用质量：1580kg;标定功率：59Kw.","25400","部20190117","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","25400","部20180514","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：85马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151947","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM854-A","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：85马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151947","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4300mm×2035mm×2805mm 轴距：2321mm最小使用质量：3450kg 标定功率：59kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：59kW 驱动方式：四轮驱动","25400","2018TJ039","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3930×1890×2800； 最小使用质量（kg）:2650 ；配套动力（kw）:58.8； 驱动方式:四轮驱动； 轴距（mm）:2110 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1470、1610/1320、1420、1500； 最小离地间隙（mm）:380 ；标准配重（kg）:180/160 ；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 ；变速箱型式:4×3×(1+1)组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动","25400","部20180681","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：85马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151258","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长*宽*高）：3670mm*1590mm*2660mm 轴距：1880mm 最小使用质量：1760kg 标定功率：58.8kW 标定转速：2300r/min     2、技术参数：功率：58.8kW 驱动方式：四轮驱动","25400","2019TJ004","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK854-A","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：85马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151258","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151257","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC804-A1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；","25400","2017TJ728","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；","25400","2017TJ728","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RX804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：四轮驱动；","25400","2018TJ083","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151250","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；","25400","部20151250","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛804②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4120×1980×2900（至驾驶室顶）/4120×1980×2700（至安全架顶）⑤轴距（mm）：2080⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1300、1350、1400、1450、1500、1550、1600后轮：1400-1800⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1450/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/无级可调⑨最小离地间隙（mm）：390⑩最小使用质量（kg）：3230（驾驶室）/3150（选装安全架）?标准配重(前/后)（kg）：120/180?最大配重(前/后)（kg）：120/180?档位数前进/倒退/爬行: 12/4/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/3/2?各档理论速度（km/h）：前进：低：1.5、2.5、3.2、5.1中：4.0、6.6、8.5、13.5高：10.5、17.4、22.3、35.3后退： 4.1、6.7、8.6、13.7?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：50.5?最大牵引力（kN）：12.3★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：654A.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：4TG80B1③生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式：增压⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：100×105⑦标定功率（kW）：58.8⑧标定转速（r/min）：2400⑨型式核准证书：CN FC G3 00 0407000070 000002⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K495?起动机型号：QDJ142?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×150×120②消声器（含消声腔）重量（kg）：8.3±0.2★（五）前照灯①型号：ZH-12-003★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃①型号：公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①型号：754.50.001②容积（L）：100★（十一）转向系①转向系型式：独立油路、全液压前","25400","苏农机（2018）第（0315）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2100mm\n轮距(前轮/后轮):1360/1410mm\n外廓尺寸：4030×1840×2710（至安全架顶）\n最小使用质量:2700kg\n最大牵引力：14.4KN\t\n标定功率:60KW\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","25400","苏农机（2017）第（0357）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR804B","功率:功率:59(80马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号 / DR804B \n型式 四轮驱动；功率:59(80马力） ； \n外廓尺寸(长×宽×高) 3890 mm×1640 mm×2700 mm ；\n轴距或履带接地长 1980  mm；\n轮距(前轮/后轮)或轨距  1200mm、1300mm/ 1200mm、1300mm； \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距  1300mm/1300mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙  395mm； \n最小使用质量  2405kg； \n标准配重(前/后)  150kg/130kg； \n档位数  前进/倒退/爬行 / 8/2/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 4+1/2/0；\n发动机与离合器联接方式 / 直联；\n起动方式 / 电启动 ；\n动力输出轴功率 kW ≥50.2 ；\n最大牵引力 kN 19.73 ；","25400","部20190579","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR804A","功率:59KW(80马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：59KW(80马力 ）；驱动方式 ：四轮驱动 ；\n外廓尺寸(长×宽×高)  4090 mm×1785 mm×2510  mm；\n轴距或履带接地长 2070mm；轮距(前轮/后轮)或轨距  1290mm、1390mm/1300mm、1400mm、1500mm；\n常用轮距(前轮/后轮)：1290mm/1400mm； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 ： 有级可调/有级可调 \n最小离地间隙 ：370mm； \n最小使用质量 ： 2320 kg ；\n标准配重(前/后): 300kg /360 kg；\n最大配重(前/后) : 300kg /360 kg ；\n档位数  (前进/倒退/爬行): 12/12/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 4/3×(1+1)/0 ；","25400","部20180946","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3700×1400×2220，驱动型式： 四轮驱动，配套功率（kw）：58.8，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/803，轴距（mm）：2050，最小使用质量（kg）：2000，配重（kg）(前/后)：32/48，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1），机架型式： 无架式 ，驾驶室：无","25400","部20171954","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-804FA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3570×1560×2340，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：58.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DWU1，轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1780，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：直齿（4+1）×2组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：无","25400","苏农机（2019）第（0162）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4300×2350×2960，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：62.5，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC4B95Z-T20，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3860，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：组成式4×（2+1）×2，机架型式：无架式  驾驶室：无","25400","部20152047","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20181294","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1740×2800(驾驶室）2600（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：58.8，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/803，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2760（安全架）、2910（驾驶室）配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","25400","苏农机（2019）第（0052）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20171161","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20180664","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力，58.8kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：4040×1820×2700；轴距（mm）：2030；最小使用质量（kg）：2810。","25400","部20190536","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804S","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW)：59。","25400","苏农机（2017）第（0272）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804F","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：59。","25400","部20180615","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：4000×1850×2580（mm）（选装安全架4000×1830×2600），轴距：2010mm，常用轮距（前轮/后轮）： 1460/1450，档位：12+12啮合套换挡，最大牵引力：14.4KN,最大提升力：14.2KN，动力输出转速（PTO）：540/760r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：安徽全柴国Ⅲ4C6-80U32或云内YN4PL080-34CR功率：59/58.8KW，驱动方式：四轮驱动","25400","部20180528","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59。","25400","部20171573","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LD804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59。","25400","部2015759","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：59。","25400","部20180475","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：59kW 马力：80马力 驱动方式：四轮驱动","25400","部20171913","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：59kW 马力：80马力 驱动方式：四轮驱动","25400","部20190066","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW  驱动方式：四轮驱动","25400","部20171015","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW；  驱动方式：四轮驱动","25400","部20171015","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8Kw  驱动方式：四轮驱动","25400","部20181275","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3960×1980×2700；轴距2090mm；常用轮距（前轮/后轮）：1350/1500；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：2850kg；标准配重（前/后）：144/180；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全架；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：三片油浴盘式制动器；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/16.9-30","25400","部20180870","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW  驱动方式：四轮驱动","25400","部20171967","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8kW  驱动方式：四轮驱动","25400","部20171967","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：59kW（80马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4070×1820×2740(驾驶室）、4070×1820×2740(安全架）；轴距（mm）：2050；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1350/1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：400（后牵引架底部）；最小使用质量（kg）：2770（驾驶室）、2600（安全架）；档位数（前进/倒退）：12/12；发动机与离合器联接方式：直连式；起动方式：电启动；发动机型号：4D32ZT32/804，标定功率（kW）：59；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","25400","部20180092","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：59kW（80马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3600×1330×2250；轴距（mm）：1830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1000/1000；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：270(后牵引底部）；最小使用质量（kg）：1850；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：:4C6-80U32，功率（kW）：59；轮胎型号（前轮/后轮）：650-16/9.5-24","25400","部20180089","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC804D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3540×1520×2350；轴距1880mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1745kg；标准配重（前/后）：64/100；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式 安全架；前照灯型号：WDT400.48.035；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：机械、蹄式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、常结合；传动系变速箱型式：（4+4）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：滑移齿轮换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","25400","部20180877","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：80马力","25400","新2018043","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3950mm×1850mm×2500mm、轴距：2050mm、轮距：950mm-1310mm/1000mm-1400mm、最小使用质量：2720kg、最小离地间隙：380mm、动力输出轴功率：≥50.15kW、发动机标定功率：59kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥14.2kN","25400","部20190562","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH804-B2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3550mm×1300mm×2400mm、轴距：1950mm、轮距：950mm-1310mm/1000mm-1375mm、最小使用质量：2300kg、最小离地间隙：280mm、动力输出轴功率：≥50.15kW、发动机标定功率：59kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥14.2kN","25400","部20190563","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB804D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：58.8kW；驱动型式： 四轮驱动； 整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 3400×1520×1980； 整机最小使用质量（kg）：1860 ；轴距（mm）: 1860；常用轮距（前轮/后轮）（mm）: 950/1165；最小离地间隙(mm)：190；轮胎型号（前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24；整机最大配重(前/后)（kg）： 144/26 ；整机档位数 （前进/倒退/爬行）：8/4/0；传动系变速箱型式：组成式，4×（2+1）；工作装置悬挂装置类别 ： 2类； 工作装置动力输出轴转速 （r/min ）：540/760 。","25400","苏农机（2017）第（0351）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：58.8kW；驱动型式 ：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm） ：3980×1820×2600 ；整机最小使用质量（kg）： 2800 ；整机最大配重(前/后)（kg）：144/180 ；整机档位数 前进/倒退/爬行 ： 12/12/0 ；传动系变速箱型式：组成式，4×3×（1+1）；工作装置悬挂装置类别：2类；动力输出轴转速（ r/min）： 540/760 。","25400","苏农机（2017）第（0353）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX854","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：62.5KW/85马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20171312","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动","25400","部20171326","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:3780×1540×2240；最小使用质量（kg）:1960； 配套动力（kW）:58.8； 型式:四轮驱动； 轴距（mm）:2010； 轮距（mm）:1140（1240）/1210（1150~1290）； 最小离地间隙（mm）:230； 配重（前/后）（kg）:60/60 ；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 ；安全架型式:两柱式 ；转向系型式:液压助力； 变速箱型式:4*3*（1+1）组成式 ；轮胎型号:207/80-15/13.8-20","25400","部20170640","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3600×1500×2480（至安全架顶）；轴距mm：1870；常用轮距(前轮/后轮）mm：1200/1240；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1780；标准配重(前/后)kg：160/200；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：双作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮、啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","25400","部20190636","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-804P-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8","25400","部20171701","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红804E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：80马力","25400","新2019070","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[3204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-804P","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8","25400","部20171701","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-904；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4065x1985x2710；整机轴距mm:2275；整机轮距(前轮/后轮)mm:1460/1560；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:/有级调节；整机最小使用质量kg:3300；整机配重(最大):220/540；整机挡位数(前进/倒退/爬行):10F+10R；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：干式盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：（1+1）*5*2梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；","31200","新2017043","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3726×1590×2610，轴距：2070，常用轮距（前轮/后轮）：1290/1305，最小使用质量：2630，发动机马力：90马力，标定功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","31200","部20190226","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[3207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，外廓尺寸3700*1650*2700mm（驾驶室）、3700*1650*2500（安全架），轴距2000mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2400kg（驾驶室）、2150（安全架），最大牵引力16.2kN","31200","部20181218","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3700×1620×2570（驾驶室） 3700×1620×2550（安全架）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：66.2kW; 发动机型号及制造商：4D32RT30/904,浙江新柴股份有限公司；轴距：1980; 最小使用质量：2570（驾驶室）/2340（安全架）; 配重：144/360; 档位数： 8/2/0; 变速箱型式：（4+1）×2组成式；是否有驾驶室或安全架：驾驶室、/安全架。","31200","部20190584","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF954X","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：70 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4555×2270×2775（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2019）第（0080）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2kw","31200","部20171789","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904X","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4555×2270×2775（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2019）第（0079）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1980×2900（高：2700配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2016）第(0398)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4000×1900×2750， 最小使用质量驾驶室（kg）:2650，最小使用质量安全架（kg）：2500，配套动力（kw）:66.2 ，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:2050，轮距（前轮/后轮） （mm）:1500/1500， 最小离地间隙（mm）:400，最大配重（前/后）（kg）:120/180， 档位数（前进/倒退）:12/12/0， 动力输出轴输出功率（kw）:≥56.3，最大牵引力（KN）:≥16.2，驾驶室或安全架:驾驶室/安全架， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、双作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:9.5-24/14.9-30，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:独立式","31200","部20190471","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2KW/90马力，驱动方式：四轮驱动。","31200","苏农机（2018）第（0509）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-AA1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","31200","部20160123","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-AA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2kw","31200","部20171789","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW。","31200","部20151985","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-DA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","31200","部20151985","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-A1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","31200","部20160123","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904-6","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730.发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2018）第（0032）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3655×1590×2510（防翻架）3665×1870×2705（四柱驾驶室）3655×1865×2720（六柱驾驶室）,轴距1955mm,最小使用质量2570kg（防翻架）/2770kg（四柱驾驶室）/2820kg（六柱驾驶室）,最大配重(前/后):50/104(kg),变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档,","31200","鄂2019164","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：66.2kw；驱动方式：四轮驱动","31200","部20190076","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL904","功率:66.2kW/90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3940×1840×2760，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、立式、四冲程；标定功率：66.2kW（90马力）；标定转速：2400r/min，4.轴距或履带接地长：2035mm，5.最小使用质量：2955kg，6.标准配重（前/后）：90/120kg；最大配重（前/后）：90/120kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/（1+1），8.变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","31200","苏农机（2019）第（0190）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","31200","部20171581","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2","31200","部20180716","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW（90马力）；驱动方式：四轮驱动","31200","部20152652","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG954B","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3870kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28，选装11.2-24或14.9-26或9.5-24PR或12.4-28PR/后轮16.9-34，选装16.9-30或16.9-38或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","部20152340","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：70 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2016）第（0400）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF954-6","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：70 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2018）第（0031）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","31200","苏农机（2016）第（0399）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4150×1835×2650(驾驶室）、4150×1835×2770(安全架）最小使用质量:2850kg(驾驶室）、2700kg(安全架）；配套动力（kW）:66.2；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2100； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600； 最小离地间隙（mm）:360； 标准配重（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12/0；变速箱型式:4×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28。","31200","部20190486","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动型式：四轮驱动","31200","部20190060","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动型式：四轮驱动","31200","部20190060","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴LR4B3ZU23/0700E\t国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","31200","部2015824","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴LR4V5U22/0662E国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、侧置变速、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器 不带前后配重","31200","部20160164","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：67kW；发动机型号YCD4J23T8-90A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：11.2-24/16.9-34 轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1650（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：3910","31200","部20160714","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[3237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","31200","部2015823","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-904P","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2","31200","苏农机（2015）第（0111)号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3800×1650×2650， 最小使用质量（kg）:2250，配套动力（kw）:66.2 ，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:2050，轮距（前轮/后轮） （mm）:1300/1300， 最小离地间隙（mm）:450，最大配重（前/后）（kg）:50/160， 档位数（前进/倒退）:8/2/0， 动力输出轴输出功率（kw）:≥56.3，最大牵引力（KN）:≥17.0，驾驶室或安全架:驾驶室， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、单片、单作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:非独立式","31200","部20181192","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DONKORWOTION904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2700（mm），轴距：2100mm，常用轮距（前轮/后轮）：1470/1520，档位：12+12啮合套换挡，最大牵引力：16.5KN,最大提升力：≥23KN，动力输出转速（PTO）：540/760r/min，多路阀：二组，转向形式：液压转向，发动机型号：全柴国Ⅲ4C6-90U32,功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动","31200","部20180566","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4285×1910×2765；驱动型式：四轮驱动；配套功率：66.2kW; 发动机型号及制造商：YC4A100-T310,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2273; 最小使用质量：4360; 配重：249/541; 档位数：10; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","31200","2016TJ469","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)MM:4430×1980×2635；轴距mm:2345；轮距(前轮/后轮):1600～1790/1532～1832；轮距调整方式(前轮/后轮):前轮辐板/后轮辐板、轮缘调整轮距；最小离地间隙mm:440(前桥)；最小使用质量kg:3330；前轴质量/后轴质量kg:1630/1700；发动机与离合器的联接方式：直联；功率：66.2kw。","31200","部20151621","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):4430×1980×2635mm；轴距mm:2345；轮距(前轮/后轮):1600～1790/1532～1832；轮距调整方式(前轮/后轮):前轮辐板/后轮辐板、轮缘调整轮距；最小离地间隙mm:440(前桥)；最小使用质量kg:3330；前轴质量/后轴质量kg:1630/1700；最大配重质量(前/后)kg:320/90；发动机与离合器的联接方式：直联；起动方式：电启动；功率：66.2kw。","31200","部20151621","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛904C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2;发动机型号：4K41ZT31/902;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：8.3-24/14.9-30；其它：力位综合调节，后置三点悬挂等；选装发动机型号：YT4A4ZU22/0662E，功率：66.2","31200","部20180636","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;66.2;发动机型号：YC4B105Z-T20;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：12.4-24/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；选装发动机型号:LR4V5-23","31200","部20151865","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:4C6-90U32；轮距(mm):前轮1450,后轮1408；轴距(mm):2072；外廓尺寸(mm):4130×1795×2675.","31200","部20180567","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2;发动机型号：YCD4J23T8-90A;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：8.3-24/14.9-30；其它：力位综合调节，后置三点悬挂等；","31200","豫2018107","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动\n轴距:2100mm\n常用轮距(前轮/后轮):1260/1600mm\n外廓尺寸:4030×1980×2710mm（至安全架顶）\n最小使用质量:2680kg\n最大牵引力:16.2KN\n标定功率:66.2KW\n马力：90\n轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/14.9-30","31200","部20181223","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2180mm\n轮距(前轮/后轮):1450/1480mm\n外廓尺寸：4230×1880×2750（至驾驶室顶）\n最小使用质量:3000kg\n最大牵引力：16.2KN\t\n标定功率:66.2KW\n轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24/14.9-30","31200","苏农机（2017）第（0358）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM904-A2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151263","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M954KQ","功率:96.288马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动","31200","部20171137","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4540mm×2030mm×2630mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：67kW，（90马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：66.2kW）4.发动机型号：PHF4067ZL5B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0010,（可选：LR4A3ZU23/0662E,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 08 0003），5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm；7.最小使用质量:3900kg；8.最大配重:40×4kg/380kg；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.框架式安全架","31200","部20171651","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M954K","功率:96.288马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动","31200","部20171137","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：90马力，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；标定功率：66.2KW，","31200","部20180520","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3970*1710*2610；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；轴距：2115mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1360/1390；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2724kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","31200","部20180628","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(mm):4400×2030×2850；功率:90马力(66.2KW)；驱动型式:四轮；轴距(mm):2385；最小使用质量(kg):4290；最大配重质量(前/后)(kg):420/480；档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒)；变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,选装爬行档为(1+1)×4×4×2组成式","31200","部20151660","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛904②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4120×1980×2900（至驾驶室顶）/4120×1980×2780（至安全架顶）⑤轴距（mm）：2080⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750、1800后轮：1400～1800⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1450/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/无级可调⑨最小离地间隙（mm）：390⑩最小使用质量（kg）：3090（驾驶室）/3010（选装安全架）?标准配重(前/后)（kg）：120/180?最大配重(前/后)（kg）：120/180?档位数前进/倒退/爬行: 12/12/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/3/2?各档理论速度（km/h）：前进：低：1.5、2.5、3.2、5.1、中：4.0、6.6、8.5、13.5、高：10.5、17.4、22.3、35.3后退：低：1.5、2.5、3.2、5.1、中：4.0、6.6、8.5、13.5、高：10.5、17.4、22.3、35.3?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：56.3?最大牵引力（kN）：17.6★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：654A.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：4TG90B1③生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式：增压⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：100×105⑦标定功率（kW）：66.2⑧标定转速（r/min）：2400⑨型式核准证书：CN FC G3 00 0407000067 000002⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K495?起动机型号：QDJ142?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×150×120②消声器（含消声腔）重量（kg）：8.3±0.2★（五）前照灯①型号：ZH-12-003★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃①型号：公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油","31200","苏农机（2018）第（0316）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW（90马力）；驱动型式：四轮驱动","31200","部20181207","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：70kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2085×2950；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3800（kg）","31200","部20160748","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：95马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20170311","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2810mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：67kW，（90马力，排放标准：国Ⅲ）（可选：66.2kW）4.发动机型号：PHF4067ZL5B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0010,（可选：LR4A3ZU23/0662E,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 08 0003），5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm，7.最小使用质量:4050kg；8.最大配重:40×4kg/380kg，9.档位数:12/6/0，10.变速箱换挡形式:啮合套换挡，11.安全驾驶室","31200","部20171651","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：66.2kW,驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2110×2680；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3900 （kg）","31200","部2015959","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3600×1600×2230，轴距（mm）：1970,轮距（出厂mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）: 1700,最大配重（前/后）（kg）：48/120，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1)×2 组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720","31200","新2019039","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田904G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3640×1320×1350（方向盘）（至安全架2116），轴距（mm）：1860,轮距（出厂mm）：1200/1050，最小使用质量（kg）: 1550,最大配重（前/后）（kg）：48/60，档位数（前进/后退）：8/2，变速箱型式：(4+1)×2 组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720","31200","新2019035","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4060/4135*1981*2608 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:66.2  型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距或履带接地长mm:2236/2311 轮距（前轮/后轮）或轨距mm:1450/（1510～1790）","31200","苏农机（2018）第（0496）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4065×1985×2710,轴距2275MM,最小使用质量3300KG,最大配重(前/后):220/540(KG),变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,","31200","部20180490","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3830×1810×2450（驾驶室）3830×1810×2650（安全架）,轴距2000MM,最小使用质量2700KG（驾驶室）2450KG（安全架）,最大配重(前/后):220/540(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡","31200","部20180488","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木904E","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3500×1550×2460,轴距1970MM,最小使用质量1700KG,最大配重(前/后):80/240(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,","31200","部20180481","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","金王子-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3970×2210×2670,轴距2100mm,最小使用质量2760kg,最大配重(前/后):75/180(kg),变速箱型式:组成式变速箱,换挡方式:无级变速","31200","鄂2019159","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木904D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3655×1590×2510（防翻架）3665×1870×2705（四柱驾驶室）3655×1865×2720（六柱驾驶室）,轴距1955mm,最小使用质量2580kg（防翻架）/2790kg（四柱驾驶室）/2840kg（六柱驾驶室）,变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档,","31200","鄂2019153","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT954","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:70KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","31200","部20152922","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4285×1910×2760mm；轴距：2273mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前240kg/后540kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30；最小使用质量：3580kg。","31200","部20160155","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ904AD","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4200×1780×2860mm；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1430、1530/1250、1350、1450、1550mm；常用轮距(前轮/后轮)：1430/1350mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：350mm；最小使用质量：2770、2970kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：108/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；","31200","部20190094","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4593×2140×2750mm；轴距：2195mm；轮距（前轮/后轮）：1620、1720（出厂）、1820、1920/ 1645（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：3960kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:66.2kW；驱动方式：四轮驱动","31200","部20171803","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1810×2800；轴距：2020（mm）；最小使用质量：2700（kg）","31200","新2019104","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[3276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm（至前配重架）×1820mm（常用轮距）×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2164mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410mm，后轮1300-1600mm，选装前轮1290mm；常用轮距（前轮/后轮）：1410mm/1400mm,选装1290mm/1400mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2620kg(配安全架），2840kg(配驾驶室）；标准配重质量：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架,选装安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28，选装后轮14.9-24或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","苏农机（2018）第（0299）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF904J","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2200mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3410kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","部20152152","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮固定、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg；最大配重（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、四片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）×2组成式，选装（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","部20152152","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3870kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28，选装11.2-24或14.9-26或9.5-24PR或12.4-28PR/后轮16.9-34，选装16.9-30或16.9-38或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","部20152339","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG904BJ","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4130kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28，选装11.2-24或14.9-26或9.5-24PR或12.4-28PR/后轮16.9-34，选装16.9-30或16.9-38或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","部20152339","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG954BJ","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4130kg；最大配重质量（前/后）：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28，选装11.2-24或14.9-26或9.5-24PR或12.4-28PR/后轮16.9-34，选装16.9-30或16.9-38或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","31200","部20152340","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3980mm×1650mm×2730mm;2.整机轴距:2065mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm: 1300、1400/1300、1400、1500;4.整机最小离地间隙: 400(前桥底部）mm;5.整机最小使用质量:2540kg;6.发动机型号:4TG90B1;配套功率:66.2kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;7.整机型式:四轮驱动;8.转向系型式:液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/12.4-32;10.翻倾防护装置型式:柱式驾驶室;","31200","苏农机（2019）第（0181）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW904N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:4C6-90C33；轮距(mm):前轮1300,后轮1300；轴距(mm):1960；驾驶室外廓尺寸(mm):3675×1700×2720；安全架外廓尺寸(mm)：3675×1700×2555.","31200","部20181334","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2810mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：70kW，（95马力，排放标准：国Ⅲ），4.发动机型号：PHF4070ZL6B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0007,（可选：LR4B3ZU23/0700E,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 09 0006），5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm，7.最小使用质量:4050kg；8.最大配重:40×4kg/380kg，9.档位数:12/6/0，10.变速箱换挡形式:啮合套换挡，11.安全驾驶室","31200","部20171654","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA954-2","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4540mm×2030mm×2630mm, 2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率：70kW，（95马力，排放标准：国Ⅲ），4.发动机型号：PHF4070ZL6B,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0999 03 0007,（可选：LR4B3ZU23/0700E,发动机型式核准证书号：CN FC G3 0669 09 0006），5.制造商:华丰动力股份有限公司（可选:一拖（洛阳）柴油机有限公司），6.轴距：2375mm；7.最小使用质量:3900kg；8.最大配重:40×4kg/380kg；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.框架式安全架","31200","部20171654","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-EF","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2","31200","部20190643","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M904-Y（原：M904-B）","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","31200","部20171732","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3650×1630×2650（驾驶室）3650×1630×2500（安全架）；最小使用质量KG:2450（驾驶室） 2250（安全架）；发动机功率KW:66.2；驱动方式:四轮驱动；","31200","部20190472","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4100（至前配重）×2050（常用轮距）×3000(至安全架顶)；最小使用质量KG：3600；发动机功率KW::66.2；驱动方式:四轮驱动；","31200","苏农机（2018）第（0055）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑904D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动型式：四轮驱动","31200","部20190061","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑904G-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动型式：四轮驱动","31200","部20190064","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑904G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动型式：四轮驱动","31200","部20190064","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-E","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2","31200","部20190644","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2610mm；轴距：2020mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前110kg/后60kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2750kg（驾驶室）/2600（安全架）。","31200","新2019119","2024-04-10","通用类","山东省",""]
[3295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20160642","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","90马力，功率：66.2KW；驱动方式：四轮驱动。","31200","部20181195","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2。","31200","部20171571","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：66.2KW","31200","部20190295","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX904-D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：66.2KW","31200","部20180070","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2810；最小使用质量（kg）：3806；档位数（前进/倒退）16/8：；动力输出轴功率（KW）：59.4","31200","部2015777","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2810；最小使用质量（kg）：3806；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：56.2","31200","部2015776","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151259","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC954-A","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151259","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151260","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151260","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151256","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC904-A1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：四轮驱动；","31200","2017TJ729","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：四轮驱动；","31200","2017TJ380","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH954-A","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：四轮驱动；","31200","2017TJ380","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：四轮驱动；","31200","2017TJ729","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151263","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM954-A","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95马力；型式：4×4四轮驱动；","31200","部20151256","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：四轮驱动；","31200","2017TJ379","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；型式：四轮驱动；","31200","2017TJ379","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长*宽*高）：3850mm*1805mm*2550mm 轴距：2065mm 最小使用质量：2750kg 标定功率：66.2kW 标定转速：2300r/min   2、技术参数：功率：66.2kW 驱动方式：四轮驱动","31200","2019TJ005","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","恒泰奔野904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3700×1650×2700（驾驶室）/3700×1650×2500（安全架）；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室/安全架；前照灯型号：D-1DDzhL；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；行车制动型式：蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱型式：（4+1）×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套。","31200","部20181190","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4300mm×2035mm×2805mm 轴距：2321mm最小使用质量：3450kg 标定功率：66.2kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：66.2kW 驱动方式：四轮驱动","31200","2018TJ041","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4200×1890×2810 ；最小使用质量（kg）:3270； 配套动力（kW）:66.2； 型式:四轮驱动 ；轴距（mm）:2270； 轮距（mm）:1440（1540）/1520（1630）； 最小离地间隙（mm）:410； 配重（前/后）（kg）:210/160 ；档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动； 安全架型式:两柱式 ；转向系型式:液压助力 ；离合器型式:干式、单作用、双片； 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30","31200","部20170650","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-904M","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：3700×1650×2450mm；轴距：1950mm；常用轮距：1200/1200（mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：340mm（牵引板底部）；最小使用质量：2568kg；标准配重（前/后）：165/520；档位数（前进/倒退/爬行）8/4/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动\n发动机型号：4C6-90C33；功率：66.2kw；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：第三阶段；","31200","部20190470","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：90马力，标定功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","31200","部20180513","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：4100×17300×2720mm；轴距：2040mm；常用轮距：1300/1300（mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：360mm（牵引板底部）；最小使用质量：2675kg；标准配重（前/后）：144/180；档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动","31200","部20190103","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","90马力、功率:66.2KW、\"东方红\"系列LR4V5U23/0662E国三发动机、四轮驱动","31200","部20160487","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","90马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2300r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:3565×1500×2150mm；最大牵引力：16.2kN；动力输出轴标定功率下限：56.5kw；轴距：1875mm；最小离地间隙离地部位：405mm；最小使用质量：1720kg;功率：66.2Kw.","31200","湘20190307013","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","90马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高mm）:3950×1800×2700；最大牵引力：16.2kN；动力输出轴标定功率下限：56.3kw；轴距：2000mm；最小离地间隙离地部位）：370mm；最小使用质量：2530kg;标定功率：66.2Kw.","31200","湘20190307014","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","90马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4470×1970×2760mm；最大牵引力：27.1kN；动力输出轴标定功率下限：62.73kw；轴距：2355mm；最小离地间隙离地部位）：330mm；最小使用质量：3542kg；功率：66.2Kw.","31200","部20180311","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB904-D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","90马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2300r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4725×2065×2930mm；最大牵引力：41.7kN；动力输出轴标定功率下限：57.6kw；轴距：2180mm；最小离地间隙离地部位）：415mm；最小使用质量：4200kg；功率：66.2kW.","31200","部20170384","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4120×1810×2775（驾驶室）；4120×1810×2600（安全架）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:66.2（国三）;\n轴距（mm）:2145;\n最小使用质量（kg）:2900（驾驶室）；2700（安全架）","31200","部20190302","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):70；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4421×2176×2870；轴距(mm): 2195；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1620；轮距调整方式：有级调整/有级调整；最小使用质量(Kg):3900；最大配重（前/后）kg：308/480；档位数(前进/倒退/爬行): 16F/8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）: 六柱式安全驾驶室；前照灯型号：WLT100-4121010/20；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；制动系型式：湿式、盘式、静液压踏板操纵；离合器型式：单片、干式、双作用离合器；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：直齿啮合套","31200","部20151967","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：66.2；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A105-T310、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4A3ZU23/0662E、常柴股份有限公司4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4610×2130×2800（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；最小使用质量(kg)：4200（带安全架）/4430（带驾驶室）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×（1+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","31200","苏农机（2017）第（0433）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：66.2；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A105-T310、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4A3ZU23/0662E、常柴股份有限公司4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2195；最小使用质量(kg)：3800（不带驾驶室）/4100（带驾驶室）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","31200","部20171692","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD904G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：66.2；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A105-T310、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4A3ZU23/0662E、（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4215×1990×2550（至排气管顶）/2580（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：2310；最小使用质量(kg)：3000；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，常结合，双作用；变速箱型式：（5+5）×2行星副变速组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30（选装9.5-24/11-32或11.2-24/13.6-38水田轮胎）。","31200","苏农机（2015）第（0087）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","31200","豫2015185","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):4050×1800×2700mm；轴距:2080mm；常用轮距(前轮/后轮):1400mm/1400mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量:2800kg；标准配重(前/后):0/180kg；档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全驾驶室；前照灯型号:LT604.45.020；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:双片、盘式、机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式:干式、双片、双作用；动力输出轴离合器型式:后置独立式；传动系变速箱型式:4×3×(1+1)组成式；主变速箱换档方式:啮合套换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24/14.9-30.","31200","部20190510","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[3334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","31200","部20152717","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9","31200","部20180715","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS904Ⅲ","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4295×2150×2900；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:66.2（国三）\n轴距（mm）:2180\n最小使用质量（kg）:4000","31200","部20151834","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4200×2000×2810，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：66.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴，发动机型号：LR4M5-22、YC4B105Z-T20、4JR3ABT90，轴距（mm）：2320，最小使用质量（kg）：3350，配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0，变速箱型式：5×2×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","31200","部20153001","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3960×1980×2700；轴距2090mm；常用轮距（前轮/后轮）：1350/1500；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：2850kg；标准配重（前/后）：144/180；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全架；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：三片油浴盘式制动器；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡式；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/16.9-30","31200","部20180869","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT904D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW（90马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4020×1770×2710（驾驶室）、4030×1770×2720（安全架）；轴距（mm）：2050；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：440；最小使用质量（kg）：2710（驾驶室）、2570（安全架）；档位数（前进/倒退）：12/12;发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4C6-90C33，功率(kW)：66.2;轮胎型号（前轮/后轮）:9.5-24/14.9-30","31200","部20190091","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW  驱动方式：四轮驱动","31200","部20160709","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW  驱动方式：四轮驱动","31200","部20160709","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2Kw   驱动方式：四轮驱动","31200","部20181273","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW 驱动方式：四轮驱动","31200","部20171014","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW  驱动方式：四轮驱动","31200","部20171014","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","31200","苏农机(2018）第（0370）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kW 马力：90马力 驱动方式：四轮驱动","31200","部20171912","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；标定功率：90马力；外廓尺寸(长×宽×高)：4100mm×1800mm×2690mm；最小使用质量：2700kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1470/1400mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、四冲程、直喷；动力输出轴转速：540/760r/min；","31200","2019TJ048","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：66.2。","31200","部20180476","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904F","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：66.2。","31200","部20180623","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动","31200","苏农机（2017）第（0425）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2。","31200","部20152854","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2。","31200","部20152855","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2。","31200","部20171571","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20160642","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904S","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):66.2","31200","苏农机（2017）第（0273）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：90马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20180542","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：95马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20190582","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"外廓尺寸（长*宽*高mm）：4300×2350×2960，驱动型式：4×4轮式 ，配套功率（kw）：66，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC4B105Z-T20，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3860，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无\n\"","31200","部20152048","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1740×2800(驾驶室）2600（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：66.2，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/903，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2760（安全架）、2910（驾驶室）配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","31200","苏农机（2019）第（0051）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR904A","功率:66.2KW(90马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2KW(90马力）；驱动方式：四轮驱动 ；?  \n外廓尺寸(长×宽×高)： 4090mm×1785mm×2510mm ；\n轴距或履带接地长 ： 2070 mm；\n轮距(前轮/后轮) ：1290mm、1390mm/1300mm、1400mm、1500mm； \n常用轮距(前轮/后轮)： 1290mm /1400mm ；轮距(前轮/后轮)调整方式 ：有级可调/有级可调 ；\n最小离地间隙： 370mm  ；\n最小使用质量 ：2420kg ；\n标准配重(前/后)  300kg/360kg ；\n最大配重(前/后)  300kg/360kg ；；\n档位数  前进/倒退/爬行 :12/12/0 ；\n主变速/副变速/其他 :4/3×(1+1)/0；","31200","部20180948","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4210×1900×2820 ；最小使用质量（kg）:3270； 配套动力（kW）:66.2 ；型式:四轮驱动； 轴距（mm）:2270； 轮距（mm）:1440（1540）/1520（1630）； 最小离地间隙（mm）:410 ；配重（前/后）（kg）:210/160 ；档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动 ；安全架型式:两柱式 ；转向系型式:液压助力； 轮胎型号:8.3-24/14.9-30。","31200","部20170644","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20171330","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动","31200","部20171309","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：66.2kW；驱动型式： 四轮驱动； 整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 3600×1650×2350； 整机最小使用质量（kg）：1820 ；轴距（mm）：1965；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1150/1300；最小离地间隙(mm)：330；轮胎型号（前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；整机最大配重(前/后)（kg）： 60/360 ；整机档位数 （前进/倒退/爬行）：8/2/0；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；工作装置悬挂装置类别 ： 2类； 工作装置动力输出轴转速 （r/min ）：540/760 。","31200","部20181340","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3950mm×1770mm×2550mm、轴距：2000mm、轮距：1275mm、1310mm/1000mm-1400mm、最小使用质量：3320kg、最小离地间隙：380mm、动力输出轴功率：≥56.3kW、发动机标定功率：66.2kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥15.9kN","31200","部20190564","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw/90马力；驱动形式：四轮驱动","31200","部20170596","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw/90马力；驱动形式：四轮驱动","31200","部20170596","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：66.2Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4350×2050×2920（至空滤顶）；轮距（前轮/后轮）：1620/1620;轴距：2200；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：3800；标准配重(前/后)kg：220/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/4；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱框架式；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：手刹式；离合器型式：12寸干式、双作用；传动系变速箱型式：4X(2+1)X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","31200","豫2017020","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH904D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：90马力（66.2kW）；驱动方式：四轮驱动","31200","部20170970","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD5-904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2","31200","部20160473","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[3371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9","31200","部2015228","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD5-954-1","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9","31200","部20152407","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：90马力","31200","豫2016012","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2kw/90马力；驱动形式：四轮驱动","31200","部20180422","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机 （原：拖拉机）","SH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动、外廓尺寸（长×宽×高）：4065×1985×2710mm；轴距：2275mm;轮距：1460mm/1560mm；最小使用质量：3200kg;最小离地间隙：340mm、动力输出轴功率：≥56.26kW、发动机标定功率：66.2kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）10/10/0、框架上最大提升力：≥16kN","31200","部20170926","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4875×2230×3000 .发动机与离合器联接方式：直联式","32800","部20160674","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104-4","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","32800","苏农机（2016）第（0403）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3880kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","部20152153","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104BJ","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4140kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","部20152153","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004BJ","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4130kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-2/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","部20152154","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：3870kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮12.4-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","部20152154","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：110马力","32800","豫2018120","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104-6","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","32800","苏农机（2018）第（0029）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","32800","苏农机(2016)第（0401）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kW（100马力）；驱动方式：四轮驱动","32800","部20152653","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：73.5kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4120*1900*2660（驾驶室）mm，4120*1900*2700（安全架）；轴距：2010mm，最小离地间隙380mm；最小使用质量：2776kg（驾驶室），2534kg（安全架）；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，翻倾防护装置：六柱式驾驶室或两柱式安全架；转向系型式：前轮液压转向；变速箱型式：4×3X（1+1）组成式；离合器型式：单片、干式、双作用。","32800","部20190038","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3970×1840×2720；最小使用质量（kg）：2680；配套功率（kW）：74；PTO转速(r/min)：540/720；","32800","部20181316","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：81kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部2015961","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL1004","功率:74kW/100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3985×1835×2720，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、立式、四冲程；标定功率：74kW（100马力）；标定转速：2400r/min，4.轴距或履带接地长：2080mm，5.最小使用质量：2950kg，6.标准配重（前/后）：90/120kg；最大配重（前/后）：90/120kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/2，8.变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","32800","苏农机（2019）第（0191）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：73.5kW/73.6kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20160186","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004-6","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4530×2030×2730 .发动机与离合器联接方式：直联式","32800","苏农机（2018）第（0030）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm（至前配重架）×1820mm（常用轮距）×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2164mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410mm，后轮1300-1600mm，选装前轮1290mm；常用轮距（前轮/后轮）：1410mm/1400mm,选装1290mm/1400mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2620kg(配安全架），2840kg(配驾驶室）；标准配重质量：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架,选装安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28，选装后轮14.9-24或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","苏农机（2018）第（0300）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5KW/驱动方式：四轮驱动。","32800","苏农机（2018）第（0510）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004-2","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4120×1980×2900（2700安全架机型）.发动机与离合器联接方式：直联式","32800","苏农机（2016）第（0336）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1004-1","功率:73.5马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:73.5KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","32800","部20170336","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：73.5kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4435×2080×2815mm，轴距：2200mm，最小使用质量：3840kg，最大配重（前/后）：220/344kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室。","32800","部20171851","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1004","功率:73.5马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:73.5KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","32800","部20170336","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4555×2270×2775（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","32800","苏农机（2019）第（0081）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1104","功率:81马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:81KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","32800","部20152924","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1004A","功率:73.5马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:73.5KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","32800","部20170338","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4060×1660×2800（驾驶室） 4060×1660×2550（安全架）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：73.5kW; 发动机型号及制造商：4D32RT30/1004,浙江新柴股份有限公司；轴距：2100; 最小使用质量：3030（驾驶室）/2830（安全架）kg; 配重：198/540; 档位数： 12/12/0; 变速箱型式：4×3×(1＋1）组合式；是否有驾驶室或安全架：驾驶室/安全架。","32800","部20190589","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","32800","部20160126","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：81kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4580×2150×2850mm；轴距：2400mm；最小使用质量：4040kg；最大配重（前/后）：230/350kg；档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；安全驾驶室。","32800","部20171549","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1104；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4065x1985x2710；整机轴距mm：2275；整机轮距(前轮/后轮)mm:1460/1560；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/有级调节；整机最小使用质量kg：3300;整机配重(最大)kg:220/540；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：10F+10R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：干式盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：（1+1）*5*2梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；","32800","新2017045","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1004；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4065x1985x2710；整机轴距mm:2275；整机轮距(前轮/后轮)：1460/1560；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/有级调节；整机最小使用质量kg:3300；整机配重(最大)kg:220/540；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：10F+10R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：干式盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：（1+1）*5*2梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；","32800","新2017044","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20151262","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ726","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81。","32800","部2015767","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：4000×1600×2655（驾驶室顶）（2665安全架顶），轴距（mm）：2095,轮距（出厂mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2750,最大配重（前/后）（kg）：64/160，档位数（前进/后退）：12/12，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720","32800","新2019152","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[3410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","110马力、功率：81KW、四轮驱动","32800","部2015246","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2300mm\n轮距(前轮/后轮):1500/1550mm\n外廓尺寸：4200×2040×2800（至驾驶室顶）\n最小使用质量:3600kg\n最大牵引力：17.9KN\t\n标定功率:73.5KW\n轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34","32800","苏农机（2017）第（0359）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ726","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20170482","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20170482","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-DA","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","32800","部20170244","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-D","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","32800","部20170244","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-DS","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","32800","部20160307","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-X","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","32800","部20171726","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:73.5kw；发动机型号:4C6-100C35；轮距(mm):前轮1275,后轮1450；轴距(mm):2030；外廓尺寸(mm):4100×1850×2640。","32800","部20190611","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：100马力；功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20180794","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","飞驰FD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20190231","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;73.5;发动机型号：LR4B3ZU22/0735E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：11.2-24/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","32800","部20160485","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;73.5;发动机型号：LR4B3ZU22/0735E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：9.5-24/16.9-30；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","32800","豫2017024","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4100×1800×2750(安全架）\n4100×1800×2750(驾驶室）；轴距或履带接地长:2020mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1400；轮距(前轮/后轮)\n调整方式:有级可调/无级可调；最小使用质量:2820（驾驶室）kg、2600（安全架）kg；\n标准配重（前/后）：120/360kg； 档位数：前进/倒退/爬行：12/12/0；\n 主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：3/（1+1）","32800","部20190482","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1104B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;81;发动机型号：YCD4J33T6-110;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：9.5-24/16.9-30；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","32800","部20180633","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;81;发动机型号：LR4M5ZU23/0810E;发动机标定转速（r/min）：2300；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：11.2-24/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","32800","豫2016134","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4600×2100×2850（㎜）；功率：81（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2500（㎜）；轮距（前/后）：1610/1620～2020(mm);轮胎（前/后）：11.2-24/16.9-34；牵引力：23400（n）；最小使用质量4250（㎏）；最大配重（前/后）：220/320（㎏）","32800","豫2015151","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4220×2100×2650（㎜）；功率：73.5（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2200（㎜）；轮距（前/后）：1610/1620～2020(mm);轮胎（前/后）：11.2-24/16.9-34；牵引力：21600（n）；最小使用质量4090（㎏）；最大配重（前/后）：220/320（㎏）","32800","豫2016038","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1104-S","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20190365","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:4550×2235×2750mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:73.6KW；发动机型号:44CWC3.1171；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2486mm；最小使用质量:4050kg；最大配重重量(前/后):420/272kg；档位数（前进/倒退）：12/04档；变速箱型式：2x2x(3+1)；驾驶室型式：安全驾驶室","32800","部20160682","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-D1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：4120*1735*2730；,轴距（mm）：1990，轮距(前轮/后轮)（mm）: 1328/1180；  轮距调整方式(前轮/后轮)：翻转轮辐可调/翻转轮辐可调，最小使用质量（kg）3250，配重（最大）（前/后）kg：400/200，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/0","32800","新2019027","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）4430×1980×2635mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：1600-1790/1532-1832mm；最小离地间隙：440mm（前桥）；最小使用质量：3330KG；档位数（前进/后退）：12/12；最大配重质量(前/后)：400/180KG10.前/后轴质量：1630/1700KG；功率：73.5kw。","32800","部20151622","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3950*1860*2420；最小使用质量（kg）：2770；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0（8/8/0,16/8/0，8/4/0选装）；动力输出轴功率（KW）：62.5","32800","部20180844","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1004B-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3950*1860*2660；最小使用质量（kg）：2920；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0（8/8/0,16/8/0，8/4/0选装）；动力输出轴功率（KW）：62.5","32800","部20180844","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-1004P","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5","32800","部20170248","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰泰山1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：73.6kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2100，轮距(mm)：1365/1380，标定牵引力(n)：21500，最小使用质量(kg)：2810，外廓尺寸(mm)：4000×1785×2500","32800","部20190622","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2810；最小使用质量（kg）：3806；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：62.5","32800","部2015778","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4650×2160×2750；驱动型式：四轮驱动；配套功率：81kW; 发动机型号及制造商：LR6M5U23/0810E,一拖(洛阳)柴油机有限公司；轴距：2540; 最小使用质量：4256; 配重：330/480; 档位数：24; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","32800","2016TJ023","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：73.6kW；发动机型号YCD4J23T8-100A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：11.2-24/16.9-34 ,轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1650（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：3910","32800","部20160713","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[3440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2775；驱动形式：四轮驱动；标定功率：81kW; 发动机型号YCD4J33T6-110；档位数：前进16/倒退8；前后轮胎：11.2-24/16.9-34, 轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1650（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：4260","32800","部2015960","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[3441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1154","功率:115马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：115马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","32800","部20170366","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1004D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","32800","部20180592","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","32800","部20171150","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4350mm×2050mm×2940mm 轴距：2195mm最小使用质量：4080kg 标定功率：81kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：81kW 驱动方式：四轮驱动","32800","2016TJ144","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","苏农机（2017）第（0426）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：73.6Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3850×1700×2770；轮距（前轮/后轮）：1220/1340;轴距：2000;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：2175；标准配重(前/后)kg：240/400；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1、2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式制动器；驻车制动系型式：锁定踏板式；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：（4+1）X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","32800","部20190637","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：4530×2050×2810，轴距（mm）：2366,轮距（出厂mm）：1610/1608，最小使用质量（kg）:3855,最大配重（前/后）（kg）：310/320，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：（2+1）×4×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:760/850,","32800","部2015749","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1004H","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20181258","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4369*2050*2897 整机质量（kg）:4170 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动 最小离地间隙mm：:430 档位数（前进/倒退/爬行）：:前进16/倒退8/爬行12 发动机与离合器联接方式：:直联式 启动方式：:电起动 动力输出轴功率kW：:66.2 最大牵引力kN：:23 转向系型式：:全液压转向 转向器型式","32800","苏农机（2018）第（0497）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1004G","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3825×1406×1400（防翻架2270），轴距（mm）：2050,轮距（出厂mm）：1000/1100，最小使用质量（kg）: 1860,最大配重（前/后）（kg）：56/60，档位数（前进/后退）：12/12，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/720","32800","新2019038","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：73.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2085×2950；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3800 （kg）","32800","部20160747","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：81kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2110×2900（消声器）3040（安全架）；轴距：2500（mm）；最小使用质量：4070 （kg）","32800","豫2018114","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1004D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：100马力（73.5kW）；驱动方式：四轮驱动","32800","部20170975","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4380×1920×2880；轴距：2360（mm）；最小使用质量：3350 （kg）","32800","豫2016195","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.6kW（100马力）；驱动型式：四轮驱动","32800","部20181209","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率73.5千瓦;四轮驱动(16+8)变速箱;双作用;直接联接;动力输出轴独立式;工作装置动力输出轴型式:后置,独立式;发动机型式:四冲程/直列/水冷/增压;安全架;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4369×2160(2050~2450)×2865;整机轴距或履带接地长mm2195;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610~2160/1620~2020;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610/1620;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮幅/调节轮幅;整机最小离地间隙mm430;整机最小使用质量kg4100;整机标准配重(前/后)kg320/320;整机最大配重(前/后)kg400/320","32800","苏农机（2018）第（0497）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):4510X2380X3054MM；驱动型式:4X4轮式；功率:100马力；轴距:2200MM；最小使用质量:3984KG；最大配重(前/后)440/460KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；变速箱型式:4X(2+1)X2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式，发动机标定功率:73.5KW","32800","2017TJ003","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：73.6kW；驱动型式： 四轮驱动； 整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 4020×1820×2600； 整机最小使用质量（kg）：2760 ；整机最大配重(前/后)（kg）： 144/180 ；整机档位数 （前进/倒退/爬行）：12/12/0；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；工作装置悬挂装置类别 ： 2类； 工作装置动力输出轴转速 （r/min ）：540/760 。","32800","苏农机（2018）第（0249）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：100马力，标定功率：73.5KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；驱动方式：四驱","32800","部20180083","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF1104；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4880×2075×2805mm；轴距：2520mm；轮距（前轮/后轮）：1600/1620mm；最小离地间隙（离地部位）：440mm；最小使用质量：4290kg；前轴质量/后轴质量：1855/2465kg；最大配重（前/后）：330/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：68.8kw；额定牵引力：25.14KN；","32800","部20152935","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：110马力，标定功率：81KW，驱动方式;四驱，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；","32800","苏农机（2018）第（0047）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1104A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4065×1985×2710,轴距2275MM,最小使用质量3300KG,最大配重(前/后):220/540(KG),变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,","32800","部20180489","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1004-2","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：73.5kw；驱动方式：四轮驱动","32800","部20190077","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4100×1950×2650；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；前照灯型号：YS-01；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：啮合套。","32800","部20190253","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2070mm×2895mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：81kW(110马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: LR4M5ZU23/0810E,（选装：PHF4081ZL6A）,发动机型式核准证书号:CN FC G3 0669 07 0005,（选装：CN FC G3 0999 01 0003），制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司（选装:华丰动力股份有限公司），5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3990kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全驾驶室","32800","部20152899","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1104-2","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2070mm×2895mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：81kW(110马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: LR4M5ZU23/0810E,（选装：PHF4081ZL6A）,发动机型式核准证书号:CN FC G3 0669 07 0005,（选装：CN FC G3 0999 01 0003），制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司（选装:华丰动力股份有限公司），5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3740kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.含安全架","32800","部20152899","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNK1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸(长×宽×高):3980mm×1650mm×2730mm;2.整机轴距:2065mm;3.整机轮距(前轮/后轮)mm: 1300、1400/1300、1400、1500;4.整机最小离地间隙: 400(前桥底部）mm;5.整机最小使用质量:2820kg;6.发动机型号:4TG100B1;配套功率:73.6kW;制造商:山东华源莱动内燃机有限公司;排放阶段:国三;7.整机型式:四轮驱动;8.转向系型式:液压转向;9.行走系轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/12.4-32;10.翻倾防护装置型式:柱式驾驶室;","32800","苏农机（2019）第（0180）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）4430×1980×2590mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：1600-1790/1532-1832mm；最小离地间隙：440mm（前桥）；最小使用质量：3330KG；档位数（前进/后退）：12/12；最大配重质量(前/后)：400/180KG；前/后轴质量：1630/1700KG；功率：73.5kw。","32800","部20151622","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：4550mm×1910mm×2760mm, 轴距：2350mm，轮距（前轮/后轮）：1450mm、1550mm、1650mm、1750mm/1430mm、1530mm、1630mm、1730mm、1830mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/有级调节，最小离地间隙：385mm（前桥壳体底部），最小使用质量：3520kg，配重（最大）（前/后）：240kg/540kg，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：73.5kW，发动机型号：1004D-S4TA01。排放阶段：第三阶段","32800","部20180288","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T1054-PWR","功率:105马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：105马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4315*1965*2620（mm）；轴距：2250；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：3235kg；发动机型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；型号：1104D-44TA；生产厂家：无锡珀金斯动力系统科技有限公司；额定功率：77.2KW；额定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","32800","部20170960","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T1004-PWR","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3875*1965*2870（mm）；轴距：2250；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：3235kg；发动机型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；型号：1104D-44TA；生产厂家：无锡珀金斯动力系统科技有限公司；额定功率：73.5KW；额定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","32800","部20170924","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：4315*1965*2620（高至驾驶室棚顶，前至前配重前）；最小使用质量：3290KG；最小离地间隙：475mm；生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司；型号：YC4DK110-T301；标定功率：73.5KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","32800","部20180582","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T1054-PWCY","功率:105马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：105马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4315*1965*2620（mm）；轴距：2250；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：3435kg；发动机型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；型号：1104D-44TA；生产厂家：无锡珀金斯动力系统科技有限公司；额定功率：77.2KW；额定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","32800","部20170960","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2870（高至驾驶室棚顶，前至前配重前）；最小使用质量：3090KG；最小离地间隙：475mm；生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司；型号：YC4DK110-T301；标定功率：73.5KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","32800","部20180582","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T1004-PWCY","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4315*1965*2620（mm）；轴距：2250；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：3435kg；发动机型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；型号：1104D-44TA；生产厂家：无锡珀金斯动力系统科技有限公司；额定功率：73.5KW；额定转速：2200r/min；","32800","部20170924","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4300*2050*2810；最小使用质量（kg）：3806；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：68.9","32800","部20171582","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：3665*1550*2180；最小使用质量（kg）：1940；档位数（前进/倒退）：8/4/0；动力输出轴功率（KW）：62.5","32800","部20180607","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1104-D","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：81KW","32800","部20180858","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：73.5KW","32800","部20190296","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：73.5KW","32800","部20180069","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）5410×2370×2950mm；轴距：2750mm；轮距（前轮/后轮）：1718-2034/1768-2050mm；最小离地间隙：460mm（前桥）；最小使用质量：5650KG；档位数（前进/后退/爬行）20/12/8；最大配重质量(前/后)：660/330KG；前/后轴质量：2540/3110KG;功率：81kw","32800","部20152822","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","100马力，功率：74KW；驱动方式：四轮驱动。","32800","部20190479","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1004D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：73.5kw；外廓尺寸：4480mm×2050mm2770mm；发动机型号：YC4A110-T310（国三发动机）；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段;轴距：2210mm；最小使用质量：4640kg；配重：440/344kg；档位数：16/8/0；变速箱形式：4/3/2组合式；驾驶室：LT1004.45.001；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室","32800","苏农机（2018）第（0247）号","2022-12-31","通用类","云南省",""]
[3484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：73.5kw；外廓尺寸：4320*2030*2880；发动机型号：1004D-S4TA01；制造商：天津雷沃动力有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段；轴距：2390mm；最小使用质量：3860kg；配重：240/540kg；档位数：10/10/0；变速箱形式：IZ型行星减速组合式；驾驶室：1004.45.001；驾驶室型式：四柱式安全驾驶室；","32800","部20160423","2020-12-31","通用类","云南省",""]
[3485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004B-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1600-2015）×2610mm；轴距：2020mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前110kg/后60kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2600kg。","32800","部20190079","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004E","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3800×1510×2200mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前110kg/后60kg；发动机标定功率：73.6kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：2202kg。","32800","新2019122","2024-04-10","通用类","山东省",""]
[3487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2150×2950mm；轴距：2195mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前308kg/后344kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：4210kg。","32800","新2019120","2024-04-10","通用类","山东省",""]
[3488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4285×2000×2900mm；轴距：2273mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前310kg/后540kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：3710kg。","32800","部20180273","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4285×2000×2900mm；轴距：2273mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前310kg/后540kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：3560kg。","32800","部20180273","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1600-2015）×2610mm；轴距：2020mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前110kg/后60kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2750kg。","32800","部20190079","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1104-UA（原：M1104-AA）","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","32800","部20170391","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20160637","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1104-U（原：M1104-A）","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","32800","部20170391","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1104-U1（原：M1104-A1）","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81","32800","部20180601","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1004-Y（原：M1004-B）","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","32800","部20171721","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-DA","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","32800","部20171792","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-A1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","32800","部20180603","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-AA","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","32800","部20160126","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","32800","部20171792","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5187mm×2180mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：81kW(110马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号:LR6M5U23/0810E,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 12 0010,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司，5.轴距：2718mm，6.最小使用质量: 5650kg，7.配重:400kg/400kg，8.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","32800","部2015632","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81","32800","部20190493","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","32800","部20171725","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR4B3ZU23/0735E/玉柴YC4A110-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4215×1990×2550（至排气管）/2580（至安全架顶）；整机使用质量（kg）：3460；轴距（mm）：2310；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、常结合、双作用；变速箱形式：（5+5）×2行星副变速组成式；轮胎型号：8.3-24/14.9-30（选装9.5-24/11-32或11.2-24/13.5-38水田轮胎）。","32800","苏农机（2015）第（0088）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：74kW(100马力)（选装：73.5 kW），4.发动机型号：PHF4074ZL6B（选装：LR4B3ZU23/0735E）, 制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3990kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全驾驶室","32800","部20170382","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1004-2","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4382mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：74kW(100马力)（选装：73.5 kW），4.发动机型号：PHF4074ZL6B（选装：LR4B3ZU23/0735E）, 制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3740kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全架","32800","部20170382","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg(配安全架），3410kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2，选装4/3/2/2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34，选装后轮11-32PR或14.9-30PR或16.9-30PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","苏农机（2018）第（0003）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg(配安全架），3410kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/其他：（1+1）×（4×3），选装（1+1）×（4×3）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","苏农机（2017）第（0077）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4355mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2200mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节；最小使用质量：3200kg(配安全架），3430kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/其他：（1+1）×（4×3），选装（1+1）×（4×3）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","32800","部20170683","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):73.5；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4421×2176×2870；轴距(mm): 2195；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1620；轮距调整方式：有级调整/有级调整；最小使用质量(Kg):3900；最大配重（前/后）kg：308/480；档位数(前进/倒退/爬行): 16F/8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）: 六柱式安全驾驶室；前照灯型号：WLT100-4121010/20；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；制动系型式：湿式、盘式、静液压踏板操纵；离合器型式：单片、干式、双作用离合器；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：直齿啮合套","32800","部20151968","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1810×2800；轴距：2020（mm）；最小使用质量：2700（kg）","32800","新2019105","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[3511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：81kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2110×2900；轴距：2500（mm）；最小使用质量：4070 （kg）","32800","部2015972","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：73.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2110×2680；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3900 （kg）","32800","部2015971","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4150×1945×2660（驾驶室）、4150×1945×2650（安全架）mm；轴距：2300mm；轮距（前轮/后轮）：1500、1550/1320、1420、1520、1620、1720、1820mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：3500（驾驶室）3400（安全架）kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：10/10/0；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20171564","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4593×2140×2750mm；轴距：2195mm；轮距（前轮/后轮）：1620、1720（出厂）、1820、1920/ 1645（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：4050kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:81kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20171801","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4593×2140×2750mm；轴距：2195mm；轮距（前轮/后轮）：1345、1445、1545（出厂）、1685/ 1645（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：4000kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/12；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20171802","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：100马力，标定功率：73.5KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：4缸；驱动方式：四驱","32800","部20190068","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1104-Ⅱ","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2900mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1610（出厂）、1710、1810、1910/1620（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：3900kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:81kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20160059","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1104-Ⅲ","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2900mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1610（出厂）、1710、1810、1910/1620（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：3900kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:81kW；驱动方式：四轮驱动","32800","部20160059","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2050×2810mm；轴距：2366mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前360kg/后440kg；发动机标定功率：81.0kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：4155kg。","32800","部2015518","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4300×2280×2960，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：73.5，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、全柴，发动机型号：YC4A110Z-T20、LR4M3Z-23、QC4115T，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3970，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","32800","部20151783","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1104A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4340×2050×2895；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:81（国三）\n轴距（mm）:2180\n最小使用质量（kg）:4235","32800","部20160135","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS1004Ⅲ","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4295×2150×2870；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:73.5（国三）\n轴距（mm）:2180\n最小使用质量（kg）:4050","32800","部20151836","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS1104Ⅲ","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4600×2150×2870；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:81（国三）\n轴距（mm）:2510\n最小使用质量（kg）:4205","32800","部20151837","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重","32800","部2015825","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","玉柴YC4A120-T310国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，新机罩,进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","32800","部20160166","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴LR6M5U23/0810E国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","32800","部20171845","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1004M","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","全柴4C6-100C35国Ⅲ、风云Ⅲ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、安全架、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重、省油开关","32800","部20190308","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴LR4B3ZU国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、侧置变速、10+10梭式换挡、双速输出（540/760）、强压升降、吊挂式离合、制动踏板、双作用离合器","32800","部20190311","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","32800","部20152043","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：81kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","32800","部20152201","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","32800","豫2016202","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1104B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：81kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","32800","豫2016200","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：3700×1540×2220；最小使用质量（kg）：2240；配套功率（kW）：74；PTO转速(r/min)：540/720；","32800","部20181318","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6","32800","部20180727","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR4B3ZU23/0735E/玉柴YC4A110-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4300×2080×2650（至排气管）/2870（至安全架顶）；整机使用质量（kg）：3800；轴距（mm）：2207；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作、双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","32800","部20152755","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1104B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：81kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3ZU23/0810E/玉柴YC6J125-T303/天利动力6M1-110U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4160（带安全架）/4460（带驾驶室）；轴距（mm）：2552；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","32800","苏农机（2017）第（0071）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：81kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：玉柴YC4A110-T311/安徽天利4M4-110U33/常柴4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4440×2130×2770（至排气管）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3800（不带驾驶室）/4100（带驾驶室）；轴距（mm）：2207；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作、双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","32800","部20171694","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：73.5；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A110-T311、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU23/0735E、常柴股份有限公司4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4610×2130×2800（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；最小使用质量(kg)：4200（带安全架）/4430（带驾驶室）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×（1+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","32800","苏农机（2017）第（0434）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1154","功率:115马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):85；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4421×2176×2870；轴距(mm): 2195；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1620；轮距调整方式：有级调整/有级调整；最小使用质量(Kg):3900；最大配重（前/后）kg：308/480；档位数(前进/倒退/爬行): 16F/8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）: 六柱式安全驾驶室；前照灯型号：WLT100-4121010/20；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；制动系型式：湿式、盘式、静液压踏板操纵；离合器型式：单片、干式、双作用离合器；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：直齿啮合套","32800","部20151969","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","110马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4610×2100×2840mm；最大牵引力：32.76kN；动力输出轴标定功率下限：77.47kw；轴距：2380mm；最小离地间隙离地部位）：360mm；最小使用质量：3904kg","32800","部20180308","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","100马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2300r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4700×2110×2820mm；最大牵引力：31.55kN；动力输出轴标定功率下限：70.59kw；轴距：2195mm；最小离地间隙离地部位）：405mm；最小使用质量：4195kg;功率：73.5Kw.","32800","部20180309","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","100马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:4460×1975×2730mm；最大牵引力：24.39kN；动力输出轴标定功率下限：61.45kw；轴距：2350mm；最小离地间隙离地部位）：323mm；最小使用质量：3546kg;功率：73.5kW","32800","部20180310","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","100马力、功率：73.5KW、四轮驱动","32800","部20160486","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4430×1900×2890； 最小使用质量（kg）:3180 ；配套动力（kw）:73.6； 型式:四轮驱动 ；轴距（mm）: 2310； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1460、1610/1510、1710； 最小离地间隙（mm） :405 ；配重（最大）（kg）: 220/164 ；档位数（前进/倒退/爬行） :10/10/0 ；变速箱型式 :5×(1+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:9.50-24/14.9-30； 发动机与离合器连接方式:直联 ；起动方式:电起动","32800","部20171745","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4440×1900×2880 ；最小使用质量（kg）:3340 ；配套动力（kw）:81 ；型式:四轮驱动 ；轴距（mm） :2320； 轮距（前轮/后轮）（mm） :1460、1610/1510、1710； 最小离地间隙（mm）: 405； 配重（最大）（kg） :220/164 ；档位数（前进/倒退/爬行） :10/10/0 ；变速箱型式:5×(1+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）: 9.50-24/14.9-30 ；发动机与离合器连接方式:直联； 起动方式:电起动","32800","部20171740","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：100马力（74kW）；驱动方式：四轮驱动","32800","部20190255","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RM1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20151262","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4300mm×2035mm×2805mm 轴距：2321mm最小使用质量：3450kg 标定功率：73.6kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：73.6kW 驱动方式：四轮驱动","32800","2018TJ042","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ731","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ381","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1104-A1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ731","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1004-A1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ730","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ381","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：四轮驱动；","32800","2017TJ730","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20160182","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4400mm×2080mm×2800mm 轴距：2200mm最小使用质量：3920kg 标定功率：73.5kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：73.5kW 驱动方式：四轮驱动","32800","2017TJ237","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1104-F","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20151251","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1104-FA","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20151251","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20151252","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；","32800","部20151252","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；功率：100马力；","32800","部20160182","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛1004②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4120×1980×2900（至驾驶室顶）/4120×1980×2780（至安全架顶）⑤轴距（mm）：2080⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750、1800后轮：1400～1800⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1450/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：可选/无级可调⑨最小离地间隙（mm）：390⑩最小使用质量（kg）：3230（驾驶室）/3150（选装安全架）?标准配重(前/后)（kg）：120/180?最大配重(前/后)（kg）：120/180?档位数前进/倒退/爬行: 12/12/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/3/2?各档理论速度（km/h）：前进：低：1.5、2.5、3.2、5.1、中：4.0、6.6、8.5、13.5、高：10.5、17.4、22.3、35.3后退：低：1.5、2.5、3.2、5.1、中：4.0、6.6、8.5、13.5、高：10.5、17.4、22.3、35.3?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：63?最大牵引力（kN）：18★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：654A.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：4TG100B1③生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式：增压⑤气缸数：4⑥缸径×行程（mm）：100×105⑦标定功率（kW）：73.6⑧标定转速（r/min）：2400⑨型式核准证书：CN FC G3 00 0407000064 000002⑩空气滤清器型式：湿式?空气滤清器型号：K495?起动机型号：QDJ142?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×150×120②消声器（含消声腔）重量（kg）：8.3±0.2★（五）前照灯①型号：ZH-12-003★（六）后视镜①型号：G804-001★（七）前挡风玻璃/门窗玻璃①型号：公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★（八）驾驶员座椅①型号：160.44.001A②型式：悬浮减振式★（九）安全带①型号：AQ-01★（十）燃油箱①","32800","苏农机（2018）第（0317）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1104A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4060×1930×2850（驾驶室）2700（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：81，发动机商标或品牌：一拖（洛阳），发动机型号：LR4M5ZU22/0810E，轴距（mm）：2320，最小使用质量（kg）：3480（驾驶室）、3340（安全架），配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/无，变速箱型式：5×2×（1+1），机架型式：无架式，驾驶室：选装","32800","部20171946","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4060×1930×2850（驾驶室）2700（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：73.5，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR4B3ZU22/0735E，轴距（mm）：2320，最小使用质量（kg）：3480（驾驶室）3340（安全架），配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/无，变速箱型式：5×2×（1+1），机架型式：无架式，驾驶室：选装","32800","部20171945","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4550×2300×2940，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：81，发动机商标或品牌：一拖（洛阳），发动机型号：LR6M5U23/0810E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：3971，配重（kg）(前/后)：200/500，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：无","32800","部20171825","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1104B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4550×2300×3000，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：81，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、全柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：YC4A120Z-T20、LR6B3-23、LR6B3-22、YC4A130L-T20、QC6105、WP6T110E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4220，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1），机架型式：无架式，驾驶室：有","32800","部20152768","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：110马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20190583","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1004H","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20181259","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","骏野1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20181301","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力，74kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：4040×1820×2700；轴距（mm）：2030；最小使用质量（kg）：2810。","32800","部20190209","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5。","32800","部20171805","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81。","32800","部20152857","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1104-4","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81。","32800","部20152858","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1154","功率:115马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：115马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20171590","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔1104D","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：4535×2210×2800（mm），轴距：2210mm，常用轮距（前轮/后轮）： 1620/1800，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：35KN,最大提升力：   20KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP4.1G110E310A功率：81KW，驱动方式：四轮驱动","32800","部20180527","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5。","32800","部20171805","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1004S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):73.5","32800","苏农机（2017）第（0274）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5。","32800","部20152856","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；轴距:2220mm；外廓尺寸(长*宽*高):4480mm*2090mm*2910mm；整机最小使用质量:3940kg；发动机型式:立式、水冷、四冲程；发动机吸气方式:涡轮增压；发动机气缸数:4缸；发动机标定转速:2300r/min；动力输出轴转速:760/850r/min；","32800","2017TJ034","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：73.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3750x1600x2500mm（安全架）；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：420mm；最小使用质量：2200kg；标准配重（前/后）：50/180kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速/副变速/其他：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；动力输出轴功率：≥62.5kw；最大牵引力：≥16.9KN.","32800","部20181203","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","32800","苏农机（2019）第（0325）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：81kW 马力：110马力 驱动方式：四轮驱动","32800","部20171909","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kW 马力：100马力 驱动方式：四轮驱动","32800","部20152849","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:81KW   驱动方式:四轮驱动","32800","部20171670","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：81kW   驱动方式：四轮驱动","32800","部20171964","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kW  驱动方式：四轮驱动","32800","部20160708","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kW  驱动方式：四轮驱动","32800","部20160708","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：81kW  驱动方式：四轮驱动","32800","部20171964","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1104B-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0810E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2850；轴距（mm）：2552；最小使用质量(kg)：4160；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。。","32800","2017TJ223","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：73.5；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司YC4A110-T311/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU23/0735E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2900；轴距（mm）：2207；最小使用质量(kg)：4100；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","32800","2017TJ105","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；标定功率：100马力；外廓尺寸(长×宽×高)：4000mm×1850mm×2760mm；最小使用质量：2800kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1400mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：直列、立式、四冲程；动力输出轴转速：540/760r/min；","32800","2019TJ049","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A130-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2900；轴距（mm）：2207；最小使用质量(kg)：4100；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","32800","2017TJ106","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1104B","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0810E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2820；轴距（mm）：2552；最小使用质量(kg)：4460；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","32800","2017TJ223","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：81；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A130-T311（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2870；轴距（mm）：2207；最小使用质量(kg)：3800；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","32800","2017TJ106","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:4220×2100×2850（㎜）；功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：2200（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1610/1620～2020（常用1620）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：4090（㎏）；标准配重（前/后）:220/320（kg）","32800","部2015963","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:4600×2100×2850（㎜）；功率：110马力；驱动方式：四轮驱动；轴距：2500（㎜）；常用轮距（前轮/后轮）：1610/1620～2020（常用1620）（㎜）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调；最小使用质量：4250（㎏）；标准配重（前/后）:220/320（kg）","32800","部2015965","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：73.5；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A110-T311/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B3ZU23/0735E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2115×2870；轴距（mm）：2207；最小使用质量(kg)：3800；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","32800","2017TJ105","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kW（100马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3680×1400×2320；轴距（mm）：1985；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1100/1100；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：330；最小使用质量（kg）：1890；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；档位数（前进/倒退）：12/12；发动机型号：4C6-100C35，标定功率（kW）：73.5；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","32800","部20190086","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4903mmx2270mmx2900mm、轴距：2575mm、轮距：1710mm/1700mm、最小使用质量：4650kg、最小离地间隙：430mm、动力输出轴功率：≥71.24kW、发动机标定功率：80.85kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/12、框架上最大提升力：≥20kN","32800","部20170927","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20171328","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20171315","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK1004G","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kw/100马力；驱动形式：四轮驱动","32800","部20180421","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：100马力","32800","豫2016074","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：100马力","32800","豫2016013","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：80.9","32800","部2015230","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1104D","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：110马力（81kW）；驱动方式：四轮驱动","32800","部20170979","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：81Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4650×2050×3010(至消声器顶）；轮距（前轮/后轮）：1620/1620;轴距：2500;轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：4250；标准配重(前/后)kg：220/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/4；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱框架式；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：手刹式；离合器型式：12寸干式、双作用；传动系变速箱型式：4X(2+1)X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","32800","豫2017021","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1700、1800、1940（出厂1600）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：410，最小使用质量（kg）：3865，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：62.5，额定牵引力（KN）：33.15，最大配重（前/后）kg：296/228，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。","32800","部20152817","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3950mm×1770mm×2550mm、轴距：2000mm、轮距：1275mm、1310mm/1000mm-1400mm、最小使用质量：3320kg、最小离地间隙：380mm、动力输出轴功率：≥62.5kW、发动机标定功率：73.5kW、发动机标定转速：2400r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥17.7kN","32800","部20190565","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：73.6kW；驱动型式： 四轮驱动； 整机外廓尺寸(长×宽×高) （mm）： 3850×1600×2300； 整机最小使用质量（kg）：2250 ；轴距（mm）：1950；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1280；最小离地间隙(mm)：300；轮胎型号（前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；整机最大配重(前/后)（kg）： 128/360 ；整机档位数 （前进/倒退/爬行）：8/4/0；传动系变速箱型式：4×（2+1）组成式；工作装置悬挂装置类别 ： 2类； 工作装置动力输出轴转速 （r/min ）：540/760 。","32800","部20181339","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1004S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部20170658","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部2015210","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：四轮驱动","32800","部2015208","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-1004P-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:100马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5","32800","部20170248","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004S-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kw/100马力；驱动形式：四轮驱动","32800","部20171095","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.5kw/100马力；驱动形式：四轮驱动","32800","部20171095","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1700、18001940（出厂1600）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：410，最小使用质量（kg）：3865，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：68.9，额定牵引力（KN）：36.75，最大配重（前/后）kg：296/228，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。","32800","部20152818","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2105×2820mm；轴距：2530mm；最小使用质量：4499kg；最大配重（前/后）：440/360kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：（2+1）×4×2；安全驾驶室。","42300","部20170224","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2105×2820mm；轴距：2530mm；最小使用质量：4499kg；最大配重（前/后）：440/360kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：（2+1）×4×2；安全驾驶室。","42300","部20170225","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1204-B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4120×1810（1670～2080）×2590；驱动型式：四轮驱动；配套功率：88.2kW; 发动机型号及制造商：4K41LT31/1204,浙江新柴股份有限公司；轴距：2100; 最小使用质量：3370KG; 配重：198/540; 档位数： 12/12/0; 变速箱型式：4×3×(1＋1）组合式；是否有驾驶室或安全架：驾驶室。","42300","部20190585","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","滦南县益发合农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","TN1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动力输出轴标定功率下限78.9（kW）,动力输出轴标定功率上限78.9（kW）,最大牵引力41.9kN,最大牵引功率69.2（kW）,最大牵引功率工况下的牵引比油耗313g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比16%，框架上最大提升力23.8kN","42300","部20170403","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","滦南县益发合农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","TN1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动力输出轴标定功率下限83.9kW,动力输出轴标定功率上限83.9kW,最大牵引力54.3kN,最大牵引功率76.9kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗330g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比15%，框架上最大提升力32.1kN","42300","部20170405","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-X","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","42300","部20171730","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm（至前配重）×2167mm（常用轮距）×2995mm（至驾驶室顶）；轴距：2720mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1720-2044mm，后轮1676-2304mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1700mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：5800kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重420kg，后配重200kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（5×4）×2+（5×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","部2015782","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1354D","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1354D；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4093x2150x2900；整机轴距mm:2540；整机轮距(前轮/后轮)：1710/1710；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/无极调节；整机最小使用质量kg:4560；整机配重(最大)kg：440/516；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：16F+8R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：简易驾驶室；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：16+8啮合套换挡组成式；传动系变速箱换挡方式：啮合套；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34；","42300","新2017048","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1304D-1","功率:95.6马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:95.6KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","42300","部20170341","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1304D","功率:95.6马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:95.6KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","42300","部20170341","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204-6","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:88.2kw; 驱动方式:四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 4530×2030×2730","42300","苏农机（2019）第（0155）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1204-1","功率:88.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:88.2KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","42300","部20170337","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1204","功率:88.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:88.2KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","42300","部20152923","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东金大丰机械有限公司","轮式拖拉机","JDF1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4925*2200*2850；整机质量（kg）:4580；配套动力（kw）:95.6；型式:四轮驱动；轴距:2604mm； 常用轮距（前轮/后轮）:1740mm/1745mm； 最小离地间隙:410mm（前驱动桥下）； 最大配重（前/后）:286kg/336kg","42300","部20170959","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1304-5","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4875×2150×3000 .发动机与离合器联接方式：直联式","42300","2016TJ546","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204-8","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4440×2100×3000（高：2850配置安全架）.发动机与离合器联接方式：直联式","42300","苏农机(2016)第（0405）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6KW/驱动方式：四轮驱动。","42300","苏农机（2018）第（0511）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(mm)：5317*2450*3155；驱动形式：四轮驱动；标定功率：92 kW； 发动机型号WP6G125E330；档位数：前进16/倒退16；前后轮胎：14.9-26/18.4-38, 轴距：2688mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1876/1750（mm），最小离地间隙：450mm,最小使用质量kg：6700","42300","部20171891","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[3636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-DSA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","42300","部20160045","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-DS","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","42300","部20160045","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1304","功率:95.6马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:95.6KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","42300","部20152925","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-DA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2","42300","部20171798","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4070×1810×2450（防翻架）4070×1870×2750（四柱式安全驾驶室）4070×1865×2755（六柱式安全驾驶室）,轴距2000mm,最小使用质量3360kg（防翻架）/3380kg（四柱驾驶室）/3395kg（六柱驾驶室）,最大配重(前/后):180/520kg,变速箱型式:4×3×（1+1）组成式,换挡方式:啮合套换档","42300","鄂2019169","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2","42300","部20171798","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3890×1640×2620（防翻架）3880×1645×2790（四柱驾驶室）3880×1645×2830（六柱驾驶室）,轴距2010mm,最小使用质量3420kg（防翻架）/3460kg（四柱驾驶室）/3690kg（六柱驾驶室）,最大配重(前/后):62/100kg),变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档,","42300","鄂2019165","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：95.6kw；驱动方式：四轮驱动","42300","2015TJ607","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","42300","豫2016206","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","42300","部20160187","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","42300","豫2016209","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4 四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）： 4860×2110×2970；最小使用质量（kg）：4680；配套功率（kW）：95.6；PTO转速(r/min)：760/1000；","42300","部20160630","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL1204","功率:88.3kW/120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3900×1830×2660，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：立式、直列、四冲程；标定功率：88.3kW（120马力）；标定转速：2400r/min，4.轴距或履带接地长：2030mm，5.最小使用质量：2650kg，6.标准配重（前/后）：90/120kg；最大配重（前/后）：90/180kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速/副变速/其他：4/3/2，8.变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","42300","苏农机（2019）第（0192）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5300kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2018）第（0377）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5028mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2696mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4850kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重360kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","部2015895","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5236mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2696mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4850kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28，选装14.9-26或12.4-28PR/后轮18.4-38，选装16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","部20152939","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5300kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2018）第（0378）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5236mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2696mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4850kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28，选装14.9-26或12.4-28PR/后轮18.4-38，选装16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2015）第（0104）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000；轴距mm：2590；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520~2090；最小使用质量kg：4600；标定功率：95.6kW；发动机型号：WP6G130E311;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","42300","部20180495","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2kW（120马力）；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152654","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4875×2230×3000 .发动机与离合器联接方式：直联式","42300","部20160675","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3040mm（至驾驶室顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4800kg；最大配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26，选装12.4-28或9.5-24PR或11.2-24PR或11/12.4-28PR/后轮16.9-38，选装16.9-34或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂；配套动力型号：YC6J140-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装一LR6A3ZU23/0882E，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，气缸数：6缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装二LR6M5U23/0882E，，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，气缸数：6缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","42300","部20160683","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3040mm（至驾驶室顶），选装2905mm（至安全架顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4800kg（配驾驶室），选装4530kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重400kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26，选装12.4-28/后轮16.9-38，选装16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2016）第（0533）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm×2120mm×2970mm（至驾驶室顶），选装2902mm（至安全架顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646、1720、1900、1928mm，后轮1656、1688、1884、2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4400kg（配驾驶室），选装4140kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：4×3×2组成式，选装（4×3）×（2+2）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38，选装后轮14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2019）第（0198）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","雷一1254（原：NIUHELAN1254）","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×2870,轴距2550MM,最小使用质量4670KG,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡","42300","部20170517","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm×2120mm×2970mm；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4400kg；最大配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26，选装11.2-24或12.4-28或9.5-24PR或12.4-28PR/后轮16.9-38，选装16.9-30或16.9-34或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","部20152341","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4980×2410×3010 .发动机与离合器联接方式：直联式","42300","部20152907","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1354F","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：135马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152805","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：四轮驱动；","42300","2018TJ089","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：99.3kw；驱动型式：四轮驱动","42300","部20170873","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：四轮驱动；","42300","2018TJ090","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1304-D4","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","42300","部20160049","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5030mm×2330mm×3085mm 轴距：2550mm最小使用质量：4900kg 标定功率：99.3kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：99.3kW 驱动方式：四轮驱动","42300","2017TJ239","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3kw；驱动型式：四轮驱动","42300","部20190063","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑1204D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3Kw；驱动型式：四轮驱动","42300","部20190059","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","42300","部20181264","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1304-2","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：95.6kw；驱动方式：四轮驱动","42300","部20180572","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4750×2160×2750；驱动型式：四轮驱动；配套功率：88.2kW; 发动机型号及制造商：LR6M5U23/0882E,一拖(洛阳)柴油机有限公司；轴距：2540; 最小使用质量：4256; 配重：330/480; 档位数：24; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","42300","2016TJ024","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1304-X","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","42300","部20171722","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4950×2345×2940；驱动型式：四轮驱动；配套功率：95.6kW; 发动机型号及制造商：WP6G130E311,潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；轴距：2670; 最小使用质量：5545; 配重：440/480; 档位数：24; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","42300","2016TJ025","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1304-DA","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","42300","部20151990","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","42300","部20151990","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1354-G","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：99.3KW","42300","部2015613","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1204；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4065x1985x2710；整机轴距mm:2275；整机轮距(前轮/后轮)mm:1460/1560；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/有级调节；整机最小使用质量kg:3300；整机配重(最大)kg:220/540；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：10F+10R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：U型；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式液压转向器；转向、制动系制动系型式：干式盘式制动器；传动系离合器型式：单片干式双作用；传动系变速箱型式：（1+1）*5*2梭式档；传动系变速箱换挡方式：同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；","42300","新2017046","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1204D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1204D；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4093×2150×2900；整机轴距mm:2540；整机轮距(前轮/后轮)mm:1710/1710；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/无极调节；整机最小使用质量kg:4560；整机配重(最大)kg:440/516；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：16F+8R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：简易驾驶室；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：16+8啮合套换挡组成式；传动系变速箱换挡方式：啮合套；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34；","42300","新2017047","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4480*2050*2570；最小使用质量（kg）：3900；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：75.0","42300","部20152873","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","江苏-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6","42300","部20171659","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）5410×2370×3050mm；轴距：2750mm；轮距（前轮/后轮）：1960/2168mm；最小离地间隙：500mm（前桥）；最小使用质量：5740KG；档位数（前进/后退/爬行）20/12/8；最大配重质量(前/后)：660/330KG；前/后轴质量：2580/3160KG;功率：95.6kw","42300","部20152824","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）5410×2370×2950mm；轴距：2750mm；轮距（前轮/后轮）：1718-2034/1768-2050mm；最小离地间隙：460mm（前桥）；最小使用质量：5650KG；档位数（前进/后退/爬行）20/12/8；最大配重质量(前/后)：660/330KG；前/后轴质量：2540/3110KG","42300","部20152823","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:4550×2235×2750mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:88.3KW；发动机型号:44CWC3.1169；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2486mm；最小使用质量:4050kg；最大配重重量(前/后):420/272kg；档位数（前进/倒退）：12/04档；变速箱型式：2x2x(3+1)；驾驶室型式：安全驾驶室","42300","部20160681","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1304d","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20170692","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20171343","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4600×2100×2850（㎜）；功率：88.2（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2500（㎜）；轮距（前/后）：1610/1620～2020(mm);轮胎（前/后）：14.9-24/16.9-38；牵引力：25400（n）；最小使用质量4300（㎏）；最大配重（前/后）：220/320（㎏）","42300","豫2015152","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4600×2100×2850（㎜）；功率：95.6（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2500（㎜）；轮距（前/后）：1610/1620～2020(mm);轮胎（前/后）：14.9-24/16.9-38；牵引力：30600（n）；最小使用质量4300（㎏）；最大配重（前/后）：220/320（㎏）","42300","豫2015154","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20171316","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;88.2;发动机型号：LR4M5ZU22/0882E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：12.4-24/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","42300","豫2017023","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","拖拉机","FA1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率130马力；驱动方式：四轮驱动","42300","新2017093","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;92;发动机型号：LR6A3ZU22/0920E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：11.2-24/16.9-34；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","42300","豫2016133","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;88.2;发动机型号：YCD4J33T6-120;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：9.5-24/16.9-30；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","42300","部20180632","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;95.6;发动机型号：LR6A3ZU22A/0956E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：14.9-26/18.4-38；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","42300","豫2018108","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:88.3kw；发动机型号:4C6-120C32；轮距(mm):前轮1275,后轮1550；轴距(mm):2120；外廓尺寸(mm):4100×1950×2640。","42300","部20190607","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1304-FA","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170481","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1204-F","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170743","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170485","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1204-FA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170743","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-F1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：四轮驱动；","42300","2017TJ733","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2600mm\n轮距(前轮/后轮):1610/1650mm\n外廓尺寸：4755×2050×2950\n最小使用质量:4200kg\n最大牵引力：23.7KN\t\n标定功率:88.2KW\n轮胎型号(前轮/后轮)11.2-24/13.6-38","42300","2015TJ570","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-FA1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：四轮驱动；","42300","2017TJ733","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：四轮驱动；","42300","2017TJ732","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-A1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：四轮驱动；","42300","2017TJ732","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170485","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1304-F","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170481","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2520mm\n轮距(前轮/后轮):1620/1650mm\n外廓尺寸：4750×2130×2965\n最小使用质量:4330kg\n最大牵引力：22KN\t\n标定功率:99.3KW\n轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34","42300","部20170488","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）： 5060mm*2080mm*2910mm 最小使用质量： 4607kg\n配套动力： 97.5kW 轴距： 2520mm\n轮距（前轮/后轮）： 1610mm、1710mm、1810mm、1950mm/1590mm～2050mm（常用1710mm/1800mm） 最小离地间隙： 430mm\n前轴质量/后轴质量： 1796kg/2811kg 最大配重： 400kg/330kg\n起动方式： 电起动 发动机与离合器联接方式： 直联式\n轮距（前轮/后轮）调整方式： 无调节/无级可调 动力输出轴功率： ≥82.9kW\n档位数（前进/倒退/爬行）： 16/8/0 驱动型式： 四轮驱动。排放阶段：第三阶段\"","42300","部20170373","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：135马力（99.2kW）；驱动方式：四轮驱动","42300","2016TJ004","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：四轮驱动","42300","2016TJ003","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5010mm×2080mm×2840mm，轴距：2520mm，轮距（前轮/后轮）： 1710mm（1610mm、1810mm、1950mm）/1715mm （1590mm～2050mm），轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：430mm，最小使用质量：4386kg，配重（最大）（前/后）：440kg/360kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0 , 发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：88.2kW，发动机型号：WP6G120E311。排放阶段：第三阶段","42300","2016TJ015","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：88.3kw排放阶段：国三，马力：120马力，驱动方式：四驱，发动机气缸数：4","42300","部20190620","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","金王子-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4000×1905×2670,轴距2100mm,最小使用质量2760kg,最大配重(前/后):75/180(kg),变速箱型式:组成式变速箱,换挡方式:无级变速,","42300","鄂2019160","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):4050×1760×2670，轴距（mm）：2030，常用轮距（前轮/后轮mm）：1380/1380 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:380（牵引底部），最小使用质量(Kg)：2800，","42300","部20190082","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF1204；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4870×2075×2770mm；轴距：2520mm；轮距（前轮/后轮）：1600/1615mm；最小离地间隙（离地部位）：440mm；最小使用质量：4325kg；前轴质量/后轴质量：1845/2490kg；最大配重（前/后）：330/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：75kw；额定牵引力：27.4KN；","42300","部20152936","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：135马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5050×2130×3000，轴距（mm）：2600，常用轮距（前轮/后轮mm）：1600/1650 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:400（前桥底部），最小使用质量(Kg)：4585","42300","部20171753","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):4810X2375X3100MM；驱动型式:4X4轮式；功率:120马力；轴距:2550MM；最小使用质量:4510KG；最大配重(前/后)220/408KG；档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R；变速箱型式:4X(2+1)X2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式拖拉机驾驶室","42300","2015TJ543","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):5080X2400X3260MM；驱动型式:4X4轮式；功率:130马力；轴距:2650MM；最小使用质量:5220KG；最大配重(前/后)440/460KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；变速箱型式:4X(2+1)X2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式","42300","2017TJ004","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）mm;4950×2160×2970；轴距或履带接地长mm;2560；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1600/1720；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无极可调；最小使用质量：4500kg；标准配重（前/后）kg：390/300；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易式；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：全液压式；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：湿式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双片、双作用；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2组合式；主变速箱换档方式：啮合套式；副变速箱换档方式：啮合套式；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34","42300","部20170983","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[3721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率88.2千瓦;四轮驱动(16+8)变速箱;双作用;直接联接;动力输出轴独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4642×2160(2050~2450)×2935;整机轴距或履带接地长mm2600;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610~2160/1620~2020;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610/1620;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮幅/调节轮幅;整机最小离地间隙mm430;整机最小使用质量kg4380;整机标准配重(前/后)kg320/320;整机最大配重(前/后)kg400/320;整机档位数,前进/倒退/爬行/16/8/12","42300","苏农机（2018）第（0498）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：95.6kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2120×3050；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4420 （kg）","42300","豫2015265","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2120×2940；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4110 （kg）","42300","豫2015268","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5060×2345×2995mm；轴距：2630mm；轮距（前轮/后轮）：1650、1750、1850、1950（出厂）、2050、2150、2285/1620～2420（1850出厂）mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：5545kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/12；标准配重(前/后)：440/480kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:97.5kW；驱动方式：四轮驱动","42300","部20171799","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152019","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20181299","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1304-2","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4957mm×2237mm×2995mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：95.6kW（130马力，排放标准：国Ⅲ）（选装：96kW）,4.发动机型号: LR6A3ZU23/0956E; (选装：PHF6096Z6A)，发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 10 0012,（选装：发动机型式核准证书号: CN FC G3 0999 04 0009），制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司（选装：华丰动力股份有限公司），5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:5130kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10.安全架","42300","部20152901","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-1304A-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4642*2250*2935 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:95.6  型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):4642*2250*2935 轴距 （mm):2600 轮距（前轮/后轮 mm):前轮：1826-2160（1826常用），","42300","苏农机（2015）第（0115）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-1204A-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4369*2050*2900选装4642*2050*2900 整机质量（kg）:4030选装4170 配套动力（kw）:88.2  型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):4369*2050*2900","42300","部20152945","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率88.2千瓦;四轮驱动(16+8)变速箱;双作用;直接联接;动力输出轴独立式;选装驾驶室;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4642×2160(2050~2450)×2935;整机轴距或履带接地长mm2600/2195;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610~2160/1620~2020;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮幅/调节轮幅;整机最小离地间隙mm430;整机最小使用质量kg4580/4260;整机标准配重(前/后)kg320/320;整机最大配重(前/后)kg400/320","42300","苏农机（2018）第（0498）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率95.6千瓦;四轮驱动(16+8)变速箱;双作用;直接联接;动力输出轴独立式;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4642×2160(2050~2450)×2935;整机轴距或履带接地长mm2600;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm(1610-2160)/(1620-2020);整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610/1620;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮幅/调节轮幅;整机最小离地间隙mm430;整机最小使用质量kg4380;整机标准配重(前/后)kg320/320;整机最大配重(前/后)kg400/320","42300","部20181309","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率95.6千瓦;四轮驱动(16+8)变速箱;双作用;直接联接;动力输出轴独立式;选装驾驶室;整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4642×2160(2050~2450)×2935;整机轴距或履带接地长mm2600;整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm(1610-2160)/(1620-2020);整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1610/1620;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/调节轮幅/调节轮幅;整机最小离地间隙mm430;整机最小使用质量kg4580;整机标准配重(前/后)kg320/320;整机最大配重(前/后)kg400/320","42300","部20181309","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：4760×2150×2800，轴距（mm）：2600,轮距（出厂mm）：1810/1790，最小使用质量（kg）:4313,最大配重（前/后）（kg）：310/170，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:760/850,","42300","部20152333","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：4530×2050×2920，轴距（mm）：2600,轮距（出厂mm）：1610/1608，最小使用质量（kg）:4040,最大配重（前/后）（kg）：310/320，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:760/850,","42300","部20152332","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1204D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4080×1770×2620（防翻架）4080×1775×3000（四柱安全驾驶室）4080×1775×3150（六柱安全驾驶室）,轴距2110mm,最小使用质量3420kg（防翻架）/3624kg（四柱安全驾驶室）/3684kg（六柱安全驾驶室）,变速箱型式:（4+1）×2组成式变速箱,换挡方式:滑动齿轮换档,","42300","鄂2019154","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×2870,轴距2550MM,最小使用质量4670KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","42300","部20180491","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2150×2810mm；轴距：2366mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：88.2kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4360kg。","42300","部20170347","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4756×2150×2810mm；轴距：2510mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：95.6kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4360kg。","42300","部20170348","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","雷一1354（原：NIUHELAN1354）","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×2870,轴距2550MM,最小使用质量4690KG,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡","42300","部20170521","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204-Ⅱ","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2900mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710（出厂）、1810、1910/1620（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：3900kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：140/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动","42300","部20160060","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4200×1950×2650；轴距：2300mm；轮距（前轮/后轮）：1500、1550/1320、1420、1520、1620、1720、1820mm；常用轮距(前轮/后轮)：1550/1520mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：380mm；最小使用质量：3420、3500kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：10/10/0；标准配重(前/后)：216/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","42300","部20190092","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2950mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710（出厂）、1810、1910/1620（出厂）~2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：4255kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","42300","2016TJ012","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3743,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304D-I","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2140×3000mm；轴距：2620mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1810、1910/1670-2070mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：5000kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/（8+4）；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","42300","部20171568","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3744,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204-Ⅲ","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2950mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710（出厂）、1810、1910/1620（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：4050kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动","42300","部20160060","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3745,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2120×3050；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4420（kg）","42300","豫2015275","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3746,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4100×1950×2650， 最小使用质量（kg）:2750，配套动力（kw）:88.2 ，型式:四轮驱动， 轴距（mm）:2020，轮距（前轮/后轮） （mm）:1500/1500， 最小离地间隙（mm）:360，最大配重（前/后）（kg）:125/520 档位数（前进/倒退）:12/12/0， 动力输出轴输出功率（kw）:≥75.0，最大牵引力（KN）:≥20.0，驾驶室或安全架:驾驶室， 转向系形式:前轮液压转向，离合器型式:干式、双作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28 ，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:位调节 ，动力输出轴型式:独立式。","42300","部20181214","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3747,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:5200x2500x3000， 整机质量（kg）:5500 ，配套动力（kw）:99.2 ，型式:4x4四轮驱动 ，轴距（mm）:2550 ，轮距（前轮/后轮） （mm）:1940/1620～2420 ，最小离地间隙（mm）:395 ，最大配重（前/后）（kg）:440/480 ，档位数（前进/倒退）:16/8 ，动力输出轴输出功率（kw）:84.4 ，最大牵引力（KN）:42 ，驾驶室或安全架:驾驶室， 转向系形式:全液压转向， 离合器型式:单片，干式，双作用 ，变速箱换挡方式:啮合式换挡 ，轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 ，液压悬挂系统型式:分置式 ，悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:力位调节， 动力输出轴型式:独立式。","42300","2016TJ137","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3748,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4850*2050*2800， 整机质量（kg）:4155， 配套动力（kw）:88.2 ，型式:4x4四轮驱动 ，轴距（mm）:2500 轮距（前轮/后轮） （mm）:1610/1610,1750,1990， 最小离地间隙（mm）:420 ，最大配重（前/后）（kg）:310/320， 档位数（前进/倒退）:16/8 ，动力输出轴输出功率（kw）:74.97， 最大牵引力（KN）：:39.5 ，驾驶室或安全架:驾驶室 ， 转向系形式:全液压转向 ，离合器型式:单片，干式，双作用， 变速箱换挡方式:啮合式换挡 ，轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 ，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，2类 ，调节方式:力位调节 ，动力输出轴型式:独立式","42300","2016TJ136","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3749,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：95.6kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5050×2370×3000；轴距：2688.5（mm）；最小使用质量：4910（kg）","42300","部20153018","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3750,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2120×2940；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4110 （kg）","42300","豫2015276","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3751,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4750×2200×2850mm，四轮驱动，发动机标定功率95.6kW，轴距：2530mm，最小使用质量4740kg，最大配重（前/后）：440/320kg，档位（前进/后退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，有驾驶室。","42300","部20170748","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3752,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3600×1800×2620(驾驶室)/3600×1800×2560（防翻架），四轮驱动，发动机标定功率88.2kW，轴距：1980mm，最小使用质量2780kg(驾驶室)/2350kg（防翻架），最大配重（前/后）144/540kg：档位（前进/倒退/爬行）：12/12/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，有驾驶室,有安全架。","42300","部20190651","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3753,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm×1820mm×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2100mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410mm，后轮1300、1400、1500、1600mm，选装前轮1290mm；常用轮距（前轮/后轮）：1410mm/1400mm,选装1290mm/1400mm；轮距调整方式：前轮不可调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2620kg(配安全架），2840kg(配驾驶室）；标准配重质量：前配重160kg，后配重180kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架,选装安全驾驶室；前照灯型号：GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×3×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28，选装后轮14.9-24或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2019）第（0200）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3754,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm（至前配重）×1970mm（常用轮距）×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg(配安全架），3410kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2，选装4/3/2/2；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34，选装后轮11-32PR或14.9-30PR或16.9-30PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","42300","苏农机（2018）第（0004）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3755,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4685mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：89kW（120马力）（选装：88.2kW），4.发动机型号：PHF6089Z6A（选装：LR6M5U23/0882E），制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:4160kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全驾驶室","42300","部20170383","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3756,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5187mm×2180mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:88.2kW(120马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号:LR6M5U23/0882E,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 12 0012,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司，5.轴距：2718mm，6.最小使用质量: 5650kg，7.配重:400kg/400kg，8.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","42300","部2015633","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3757,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5700mm×2300mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:99.5kW(135马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: SC8DK170G3,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0293 03 0028,制造商:上海柴油机股份有限公司，5.轴距：3070mm，6.最小使用质量: 6250kg，7.最大配重:240kg/0，8.档位数: 14/7，9.变速箱型式:啮合套换挡，主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮（同步器）；10.安全驾驶室","42300","部20152879","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3758,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸:4957mm×2237mm×2995mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：95.6kW（130马力，排放标准：国Ⅲ）（选装：96kW）,4.发动机型号: LR6A3ZU23/0956E; (选装：PHF6096Z6A)，发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 10 0012,（选装：发动机型式核准证书号: CN FC G3 0999 04 0009），制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司（选装：华丰动力股份有限公司），5.轴距：2544mm，6.最小使用质量:5530kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10.安全驾驶室","42300","部20152901","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3759,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5187mm×2217mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:95.6kW(130马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: LR6A3ZU23/0956E,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 10 0012,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司，5.轴距：2718mm，6.最小使用质量: 5860kg，7.配重:500kg/600kg，8.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","42300","部2015634","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3760,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1204-2","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：4685mm×2046mm×2895mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率：89kW（120马力）（选装：88.2kW），4.发动机型号：PHF6089Z6A（选装：LR6M5U23/0882E），制造商: 华丰动力股份有限公司（选装：一拖(洛阳)柴油机有限公司），5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:3910kg，7.配重:310kg/480kg，8.档位数:16F/8R，9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，主副变速直齿啮合套换档，10.安全架","42300","部20170383","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3761,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2","42300","部20190586","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3762,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1204-U1（原：M1204-A1）","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","42300","部20171599","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3763,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1304-U1（原：M1304-A1）","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","42300","部20171731","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3764,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1204-U（原：M1204-A）","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","42300","部20171598","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3765,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1304-U（原：M1304-A）","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","42300","部20171723","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3766,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254D","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：125马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152803","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3767,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-DS2","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","42300","部20160045","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3768,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3kw；驱动型式：四轮驱动","42300","部20190063","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3769,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4530（至前配重）×2390（常用轮距）×2930(至消声器顶)；最小使用质量KG:4370；发动机功率KW:95.6；驱动方式:四轮驱动；","42300","部20170687","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3770,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4530（至前配重）×2390（常用轮距）×2930(至消声器顶)；最小使用质量KG:4370；发动机功率KW:88.2；驱动方式:四轮驱动；","42300","部20170670","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3771,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2050×2910mm；轴距：2366mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前360kg/后440kg；发动机标定功率：88.2kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：4360kg。","42300","部2015569","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3772,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2150×2810mm（至排气管顶）；轴距：2510mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：95.6kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4155kg。","42300","2016TJ070","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3773,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254DA","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：125马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152804","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3774,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2。","42300","部20152860","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3775,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2。","42300","部20152861","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3776,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：100.5kw；外廓尺寸：5040mm*2055mm*2910mm；发动机型号：WP6G135E330（国三发动机）；制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段轴距：2640mm；最小使用质量：4430kg；配重：660/344kg；档位数：16/8/0；变速箱形式：4*（2＋1）*2组合式；驾驶室：1354.45.001；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室","42300","部20160420","2020-12-31","通用类","云南省",""]
[3777,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1304-E","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：95.6KW","42300","部20180509","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3778,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：95.6KW","42300","部20190602","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3779,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4480*2050*2570；最小使用质量（kg）：3900；档位数（前进/倒退）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：81.3","42300","部20152874","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3780,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20151253","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3781,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1304-FA","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","2016TJ131","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3782,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1304-FA1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：四轮驱动；","42300","2018TJ065","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3783,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1304-F","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","2016TJ131","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3784,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170480","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3785,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1304-F1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：四轮驱动；","42300","2018TJ065","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3786,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4380mm×2080mm×2835mm 轴距：2200mm最小使用质量：4020kg 标定功率：88.2kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动","42300","2017TJ238","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3787,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4950mm×2160mm×2940mm 轴距：2210mm最小使用质量：4180kg 标定功率：88.2kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动","42300","2016TJ122","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3788,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4800mm×2100mm×2900mm 轴距：2600mm最小使用质量：4340kg 标定功率：97.5kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：97.5kW 驱动方式：四轮驱动","42300","2017TJ241","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3789,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4300mm×2035mm×2805mm 轴距：2321mm最小使用质量：3450kg 标定功率：88.2kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动","42300","2018TJ043","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3790,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-FA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20151254","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3791,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20151253","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3792,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1204-F","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20151254","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3793,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RC1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；","42300","部20170480","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3794,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；型式：四轮驱动；","42300","2018TJ089","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3795,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；型式：四轮驱动；","42300","2018TJ090","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3796,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4820×2132×2820 ；最小使用质量（kg）:4350；配套动力（kw）:95.6； 型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:2545 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1620（1580、1780、1980）/1700（1600~1935） ；最小离地间隙（mm）:400； 配重（最大）（kg）:240/440 ；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；启动方式:电启动 ；转向系型式:液压助力； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:4*（2+1）*2； 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34","42300","部20170278","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3797,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4450×1950×2920；最小使用质量:3780kg；配套动力（kw）:95.6；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2320； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1460、1610/1520、1720； 最小离地间隙（mm）:440； 标准配重（kg）: 220/164； 档位数（前进/倒退/爬行）: 10/10/0；；变速箱型式:5×(1+1)×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34。","42300","部20180838","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3798,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","120马力、功率：88.2KW、四轮驱动","42300","豫2015203","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3799,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","130马力、功率：95.5KW、四轮驱动","42300","豫2015202","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3800,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","120马力、功率：88.2KW、四轮驱动","42300","豫2018060","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3801,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","130马力、功率：95.5KW、四轮驱动","42300","豫2018061","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3802,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1354-D","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","135马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5030×2065×2930mm；最大牵引力：44.1kN；动力输出轴标定功率下限：86.5kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位）：415mm；最小使用质量：4400kg；功率：99.3kw","42300","部20170386","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3803,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","130马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5030×2065×2930mm；最大牵引力：35.3kN；动力输出轴标定功率下限：86.1kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位）：415mm；最小使用质量：4400kg;功率：95.6kw","42300","部20170387","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3804,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):92；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4700×2100×2980；轴距(mm): 2500；常用轮距(前轮/后轮mm): 1590/1690；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 4300；最大配重（前/后）kg：300/240；档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡；","42300","部20170746","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3805,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3kw；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：4100×1730×2720mm；轴距：2040mm；常用轮距：1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：360mm（牵引板底部）；最小使用质量：2720kg；标准配重（前/后）：180/180；档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动","42300","部20190101","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3806,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):95.6；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5070×2360×3150（选装安全架5070×2360×2995）；轴距(mm): 2560；常用轮距(前轮/后轮mm): 1790/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 5170（选装安全架：4950）；标准配重（前/后）kg：430/310；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室（选装安全架）；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","42300","部20170925","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3807,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1254-1","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):92；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4700×2100×2900；轴距(mm): 2500；常用轮距(前轮/后轮mm): 1590/1690；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4200；最大配重（前/后）kg：300/240；档位数(前进/倒退/爬行): 16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:安全架；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡","42300","部20170746","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3808,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950;轴距：2550mm,最小使用质量:4400kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","42300","部20170197","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3809,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：88.2/88.2/88.3kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3ZU23/0882E/玉柴YC6J140-T301/天利动力6M1-120U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4160（带安全架）/4460（带驾驶室）；轴距（mm）：2552；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","42300","苏农机（2017）第（0072）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3810,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4050×1750×2760；轴距：2080mm；最小使用质量：2800kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：12/12/0；起动方式：电起动","42300","部20190046","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3811,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1204BA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4050×1750×2700；轴距：2080mm；最小使用质量：2600kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：12/12/0；起动方式：电起动","42300","部20190047","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3812,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1304","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：99.3kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR6A3LU23/0993E/潍柴WP6G135E310/玉柴YC6J155-T303（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4580；轴距（mm）：2670；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器；变速箱形式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；轮胎型号：14.9-26/18.4-38。","42300","部20171693","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3813,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR6A3ZU23/0956E/潍柴WP6G130E311/玉柴YC6J155-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4160（不带驾驶室）/4460（带驾驶室）；轴距（mm）：2552；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作、双作用；变速箱形式：4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","42300","苏农机（2016）第（0337）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3814,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1304G","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR6A3ZU23/0956E/玉柴YC6J155-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4610×2080×2800（至排气管顶）；整机使用质量（kg）：4200；轴距（mm）：2418.5；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、双作用；变速箱形式：4×3×2×2组成式；轮胎型号：13.6-24/16.9-34。","42300","苏农机（2015）第（0091）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3815,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950;轴距：2550mm,最小使用质量:4450kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","42300","部20170192","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3816,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1204G","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率(kW)：88.2；驱动方式：4×4四轮驱动；发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A140-T314（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4610×2080×2800（至排气管顶）；轴距（mm）：2418.5；最小使用质量(kg)：4200；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×2×（1+1）组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","苏农机（2016）第（0075）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3817,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：4860×2110×2905；最小使用质量（kg）：4520；配套功率（kW）：88.2；PTO转速(r/min)：760/1000；","42300","部20160631","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3818,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","42300","豫2016203","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3819,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","42300","豫2016201","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3820,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1204C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴LR4M5ZU22/0882E国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、侧置变速、10+10梭式换挡、双速输出（540/760）、强压升降、吊挂式离合、制动踏板、双作用离合器","42300","部20190312","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3821,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴LR6M5U23/0882E国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，新机罩,进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","42300","部20171841","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3822,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1304B-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,驾驶室，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","42300","部20170320","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3823,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","42300","部20160167","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3824,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，进口德国LUK强化离合器、不带前后配重","42300","部20170320","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3825,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4615×2050×2950；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:95.6（国三）\n轴距（mm）:2510\n最小使用质量（kg）:4420","42300","部20160137","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3826,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4340×2050×2895；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:88.2（国三）\n轴距（mm）:2180\n最小使用质量（kg）:4235","42300","部20160136","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3827,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4615×2050×2950；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:99.3（国三）；\n轴距（mm）:2510；\n最小使用质量（kg）:4420","42300","部20160138","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3828,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS1204Ⅲ","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4600×2150×2870；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:88.2（国三）\n轴距（mm）:2510\n最小使用质量（kg）:4205","42300","部20151838","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3829,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.3kW（120马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4025×1770×2715（驾驶室）、4030×1760×2720（安全架）；轴距（mm）：2050；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：440；最小使用质量（kg）：2720（驾驶室）、2570（安全架）；档位数（前进/倒退）：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：4C6-120C32，标定功率（kW）：88.3；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","42300","部20190090","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3830,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：120马力，标定功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","42300","部20190621","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3831,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1204G-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：88.2；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0882E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4960×2115×2870；轴距（mm）：2710，最小使用质量(kg)：4350；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×2×（1+1）组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","2017TJ107","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3832,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：88.2；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0882E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2820；轴距（mm）：2552，最小使用质量(kg)：4460；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","2017TJ224","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3833,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1304G","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：95.6；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0956E（国Ⅲ排放标准)；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4960×2115×2900；轴距（mm）：2710，最小使用质量(kg)：4660；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×2×（1+1）组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","2017TJ108","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3834,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1354-1","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：99.3；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/0993E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2900；轴距（mm）：2670，最小使用质量(kg)：4280；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","42300","2017TJ110","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3835,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1204B-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：88.2；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0882E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2850；轴距（mm）：2552，最小使用质量(kg)：4160；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","2017TJ224","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3836,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1304G-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：95.6；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0956E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4960×2115×2870；轴距（mm）：2710，最小使用质量(kg)：4350；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×2×（1+1）组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","2017TJ108","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3837,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：95.6；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0956E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2770；轴距（mm）：2552，最小使用质量(kg)：4460；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","42300","2017TJ109","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3838,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1304B-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：95.6；驱动方式：4×4四轮驱动；。配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0956E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2770；轴距（mm）：2552，最小使用质量(kg)：4160；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","42300","2017TJ109","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3839,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：99.3；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/0993E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2940；轴距（mm）：2670，最小使用质量(kg)：4580；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","42300","2017TJ110","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3840,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：130马力；驱动方式：四轮驱动；轴距:2560mm；外廓尺寸(长*宽*高):4750mm*2090mm*2990mm；整机最小使用质量:4080kg；","42300","2017TJ036","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3841,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2kW（120马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2130×2800；轴距（mm）：2500；轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1700/1608～2020;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：410；最小使用质量（kg）：4240；档位数（前进/倒退）：16/8;发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电起动；发动机型号：:LR6A3ZU23/0882E，功率（kW）：88.2；轮胎型号（前轮/后轮）:13.6-24/18.4-34","42300","部20170233","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3842,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6kW（130马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4820×2140×2800；轴距（mm）：2480；轮距（前轮/后轮）（mm）：1620、1700/1600～1900;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：420;最小使用质量（kg）：4280；档位数（前进/倒退）：16/8;发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电起动；发动机型号：LR6A3ZU23/0956E，功率（kW）：95.6；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","42300","部20170234","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3843,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1204G","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：88.2；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3ZU23/0882E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4960×2115×2900；轴距（mm）：2710，最小使用质量(kg)：4660；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×3×2×（1+1）组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","42300","2017TJ107","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3844,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","现：JT1204(原：迪尔津拖1204)","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","42300","2016TJ127","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3845,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2kW  驱动方式：四轮驱动","42300","部20152028","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3846,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2kW       驱动方式：四轮驱动","42300","部20181274","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3847,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","现：JT1304(原：迪尔津拖1304)","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","42300","2016TJ128","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3848,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：92.0kw；驱动方式：四轮驱动；","42300","2015TJ537","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3849,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSA1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：92.0；驱动方式：四轮驱动；","42300","苏农机（2018）第（0250）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3850,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：99.3；驱动方式：四轮驱动；","42300","部20170639","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3851,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4750×2300×3000，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4600，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1），机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152749","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3852,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4750×2300×3000，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：YC6B135Z-T20、YC4A140L-T23、LR6B5-23、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4300，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152909","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3853,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5065×2500×3050，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌：全柴，发动机型号：QC6108，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152221","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3854,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1304C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4830×2510×3065，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌： 东方红、全柴、玉柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：LR6M5-23、QC6108、YC6B145Z-T20、LR6M5-22、WP6T130E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有","42300","部20152751","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3855,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5065×2360×3050，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6B5-22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数： （前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：组成式4×（2+1）×2，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152220","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3856,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1204C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4830×2510×3065，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152750","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3857,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2kW 马力：120马力 驱动方式：四轮驱动","42300","豫2015262","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3858,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6kW 马力：130马力 驱动方式：四轮驱动","42300","豫2015263","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3859,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","42300","苏农机（2019）第（0326）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3860,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；轴距:2220mm；外廓尺寸(长*宽*高):4590mm*2100mm*2910mm；整机最小使用质量:4010kg；","42300","2017TJ035","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3861,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LE1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：99.3。","42300","部2015762","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3862,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：95.6。","42300","部20180620","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3863,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔1304D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5000×2150×2950（mm），轴距：2650mm，常用轮距（前轮后轮）1600/1700： 1，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：24KN,最大提升力： 23KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍柴国三WP6G130E311功率：95.5KW，驱动方式：四轮驱动","42300","部20180835","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3864,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","山东科尔1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5120*2450*3150（mm），轴距：2650mm，常用轮距（前轮/后轮）：1950/1980，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：23.7KN,最大提升力：≥23.2KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，多路阀：三组，转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G135E330A或一拖国ⅢLR6M3ZU23/0993E，功率：99.3/99.3KW，驱动方式：四轮驱动","42300","部20170664","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3865,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6。","42300","部20152862","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3866,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LE1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2。","42300","部20171806","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3867,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204-4","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2。","42300","部20152859","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3868,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20171168","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3869,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20181295","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3870,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5065×2500×3050，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌：全柴，发动机型号：QC6108，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152049","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3871,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4750×2300×3000，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌： 东方红、玉柴、全柴、潍柴，发动机型号：LR6B5-22、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-23、WP6T120E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4600，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1），机架型式：无架式，驾驶室：选装","42300","部20152769","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3872,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1204C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4830×2510×3065，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6B5-22、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-23、WP6T120E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152770","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3873,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4750×2300×3000，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：88.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4300，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","42300","部20152807","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3874,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1304C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4830×2510×3065，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌：全柴、东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：QC6108、LR6M5-22、YC6B145Z-T20、LR6M5-23、WP6T130E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","42300","部20152771","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1304TC","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3100(驾驶室）2920（安全架），驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G130E311，轴距（mm）：2600，最小使用质量（kg）：4795（安全架）、4815（驾驶室）配重（kg）(前/后)：380/720，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","42300","苏农机（2019）第（0050）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:1204-1；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):4369×2050×2920；轴距(MM):2480；轮距(前轮/后轮MM):2020/1610；轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅；最小离地间隙(MM):430；最小使用质量(KG):4860；前轴质量/后轴质量(KG):2140/2720；最大配重(前/后KG):400/160；挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12；各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19；发动机与离合器的联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):79.4；最大牵引力(KN):26.5；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:六缸、直列、水冷、四冲程；型号:LR6B5-23；企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):6；缸径×冲程(MM):108×135；排量(L):7.42；压缩比:18:1；标定功率(KW):88.2；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BH6AD100R；喷油嘴型式、型号:PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33；起动机型号:QDJ154F；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:潍柴；型号:WP6G120E311；生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):500/1400-1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2200；燃料供给型式:高压共轨；选装发动机(2)：商标或品牌:东方红(YTO)；型号:LR6A3ZU23/0882E；生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):458/1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2300；燃料供给型式:电控单体泵(3)；选装发动机：商标或品牌:玉柴；型号:YC6J140-T301；生产企业名称:广西玉柴机器股份有限","42300","部20152953","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:1304-1；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):4652×2050×2900；轴距(MM):2490；轮距(前轮/后轮MM):2020/1610；轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅；最小离地间隙(MM):430；最小使用质量(KG):4190；前轴质量/后轴质量(KG):1775/2415；最大配重(前/后KG):400/160；挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12；各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):81.3；最大牵引力(KN):26.5；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:六缸、直列、水冷、四冲程；型号:LR6M5-23；企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):6；缸径×冲程(MM):110×135；排量(L):7.7；压缩比:18:1；标定功率(KW):95.6；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BH6AD100R；喷油嘴型式、型号:PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33；起动机型号:QDJ154F；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:潍柴；型号:WP6G120E311；生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):544/1400-1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2200；燃料供给型式:高压共轨；选装发动机(2)：商标或品牌:东方红(YTO)；型号:LR6A3ZU23/0956E；生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):496/1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300；燃料供给型式:电控单体泵；选装发动机(3)：商标或品牌:玉柴；型号:YC6J155-T301；生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司","42300","部20152952","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1304D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4895×2160×2990mm，轴距：2520mm，最小使用质量：4450kg，最大配重（前/后）：418/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，六柱式驾驶室。","42300","部20170203","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw；外廓尺寸(长*宽*高)：4700*2160*2870MM，轴距：2520MM，最小使用质量：4166kg；档位数(前进/倒退)：16/8，六柱式驾驶室；转向系型式：全液压转向；动力输出轴转速:760/1000，选装760/850，540/1000R/MIN.","42300","部20152007","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:1204；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):4369×2050×2920；轴距(MM):2480；轮距(前轮/后轮MM):2020/1610；轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅；最小离地间隙(MM):430；最小使用质量(KG):4860；前轴质量/后轴质量(KG):2140/2720；最大配重(前/后KG):400/160；挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12；各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19；发动机与离合器的联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):79.4；最大牵引力(KN):26.5；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:六缸、直列、水冷、四冲程；型号:LR6B5-23；企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):6；缸径×冲程(MM):108×135；排量(L):7.42；压缩比:18:1；标定功率(KW):88.2；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BH6AD100R；喷油嘴型式、型号:PB84P30；起动机型号:QDJ154F；选装发动机(1)：商标或品牌:潍柴；型号:WP6G120E311；生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):500/1400-1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2200；燃料供给型式:高压共轨，选装发动机(2)：商标或品牌:东方红(YTO)；型号:LR6A3ZU23/0882E；生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):458/1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2300；燃料供给型式:电控单体泵，选装发动机(3)：商标或品牌:玉柴；型号:YC6J140-T301；生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):520/1600±20","42300","部20152953","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:1304；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):4652×2050×2900；轴距(MM):2490；轮距(前轮/后轮MM):2020/1610；轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅；最小离地间隙(MM):430；最小使用质量(KG):4190；前轴质量/后轴质量(KG):1775/2415；最大配重(前/后KG):400/160；挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12；各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):81.3；最大牵引力(KN):26.5；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:六缸、直列、水冷、四冲程；型号:LR6M5-23；企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司；吸气方式:自然吸气；气缸数(缸):6；缸径×冲程(MM):110×135；排量(L):7.7；压缩比:18:1；标定功率(KW):95.6；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BH6AD100R；喷油嘴型式、型号:PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33；起动机型号:QDJ154F；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:潍柴；型号:WP6G120E311；生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):544/1400-1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2200；燃料供给型式:高压共轨；选装发动机(2)：商标或品牌:东方红(YTO)；型号:LR6A3ZU23/0956E；生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):496/1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300；燃料供给型式:电控单体泵；选装发动机(3)：商标或品牌:玉柴；型号:YC6J155-T301；生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司；:","42300","部20152952","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1304F","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4880×2450×3040，轴距（mm）：2535，轮距（前轮/后轮）（mm）：1766、1775、1885、1935、2045、2055、2165（出厂1935）/1620-2420（出厂1970），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/无级可调，最小离地间隙（mm）：490,最小使用质量（kg）：5186，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：81.3，额定牵引力（KN），40.95，最大配重（前/后）kg：354/480，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。","42300","部20152820","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4765×2050×2950，轴距（mm）：2500，轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1690、1800、1940（出厂1600）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：410，最小使用质量（kg）：4220，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：75，额定牵引力（KN）：39.15，最大配重（前/后）kg：296/228，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。","42300","部20152819","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4800×2100×2800； 最小使用质量（kg）:4960 ；配套动力（kw）:95.6 ；型式:四轮驱动 ；轴距（mm）:2500；轮距（前轮/后轮）（mm）:1610、1710、1950/1510、1610 最小离地间隙（mm）:410； 最大配重（前/后）（kg）:270/320； 挡位数（前进/倒退/爬行）:16F/8R； 发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型式:普通驾驶室 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式","42300","2015TJ575","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4760×2160×2800 ；最小使用质量（kg）:4740 ；配套动力（kw）:88.2 ；型式:四轮驱动 ；轴距（mm）:2540 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1610、1710、1950/1510、1610； 最小离地间隙（mm）:410；最大配重（前/后）（kg）:270/320 ；挡位数（前进/倒退/爬行）:16F/8R ；发动机与离合器联接方式:直联； 起动方式:电起动 ；驾驶室或安全架型式:普通驾驶室 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式","42300","2015TJ574","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：130马力","42300","豫2016075","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1204d","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20170693","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152119","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20152417","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：125马力（92kW）；驱动方式：四轮驱动","42300","2016TJ002","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：95.6Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5040×2155×2865；轮距（前轮/后轮）：1620/1622;轴距：2688；轮距调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量kg：3930；标准配重(前/后)kg：/；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：/；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：全封闭式；前照灯型号：小康盼；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：/；离合器型式：12寸干式、双作用；传动系变速箱型式：4X(2+1)机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","42300","豫2016006","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2","42300","部2015232","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1354-A","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：99.3","42300","部2015231","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：120马力","42300","豫2016014","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：130马力","42300","豫2018121","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：135马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","42300","2015TJ573","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：92KW/125马力；驱动方式：四轮驱动","42300","部20171333","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4903mmx2270mmx2900mm、轴距：2575mm、轮距：1710mm/1700mm、最小使用质量：4650kg、最小离地间隙：430mm、动力输出轴功率：≥71.24kW、发动机标定功率：99.3kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/8、框架上最大提升力：≥23.9kN","42300","部20170932","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4980×2410×3010 .发动机与离合器联接方式：直联式","63800","部20152908","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","苏农机（2017）第（0428）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1504B","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5450kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","63800","苏农机（2018）第（0380）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2017）第（0080）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","勇猛机械股份有限公司","轮式拖拉机","YM1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动；","63800","部20171750","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.3 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4980×2410×3010 .发动机与离合器联接方式：直联式","63800","2016TJ432","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5450kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2018）第（0379）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736-2016mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28，选装14.9-26或12.4-28PR/后轮18.4-38，选装16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","部20160419","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3040mm（至驾驶室顶），选装2905mm（至安全架顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4800kg（配驾驶室），选装4530kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重400kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2017）第（0078）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×2970mm（至驾驶室顶），选装2902mm（至安全架顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646、1720、1900、1928mm，后轮1656、1688、1884、2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4400kg（配驾驶室），选装4140kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38，选装后轮14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2018）第（0301）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3040mm（至驾驶室顶），选装2905mm（至安全架顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4800kg（配驾驶室），选装4530kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重400kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2017）第（0079）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1504B","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm×2120mm×2970mm（至驾驶室顶），选装2902mm（至安全架顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646、1720、1900、1928mm，后轮1656、1688、1884、2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4400kg（配驾驶室），选装4140kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：4×3×2组成式，选装（4×3）×（2+2）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38，选装后轮14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2019）第（0199）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000；轴距mm：2590；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520~2090；最小使用质量kg：4600；标定功率：110.3kW；发动机型号：WP6G150E330A;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍功率：150马力；驱动方式：四轮驱动坊）中型柴油机有限公司；","63800","部20180492","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东牧神机械有限责任公司","轮式拖拉机","HS1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：102.9kW（140马力）；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170175","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","63800","部20170682","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm（至前配重）×2167mm（常用轮距）×2995mm（至驾驶室顶）；轴距：2720mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1720-2044mm，后轮1676-2304mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1700mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：5800kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重420kg，后配重600kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（5×4）×2+（5×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","63800","部2015784","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404-5","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4875×2150×3000 .发动机与离合器联接方式：直联式","63800","2016TJ545","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","63800","豫2016207","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：102.9kW/103kW；驱动方式：四轮驱动","63800","豫2016210","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；标定功率：103KW；140马力","63800","部20170884","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1404-2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","苏农机（2019）第（0143）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：103kw；驱动方式：四轮驱动","63800","2015TJ608","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：5025*2385*3070mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：110.3KW ；国三发动机；轴距：2550mm ；轮距（前轮/后轮）：1620、1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5130kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：93.8KW；最大牵引力：32KN","63800","部20171119","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1404D","功率:103马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:103KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","63800","部20170342","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504J","功率:110.3马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:110.3KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","63800","部20180296","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1404","功率:103马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:103KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","63800","部20152926","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1404D-1","功率:103马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:103KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","63800","部20170342","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：110.3kw；驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ020","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1504-5","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.3 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4875×2150×3000 .发动机与离合器联接方式：直联式","63800","2016TJ544","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1454-G","功率:145马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：106.6KW","63800","部2015614","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1504-R","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW","63800","部20170392","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1504-Q","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3kw","63800","部20171600","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东金大丰机械有限公司","轮式拖拉机","JDF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸(长*宽*高MM):5200*2430*3010；整机质量(KG):5375；配套动力(KW):110.3；轴距:2640MM；常用轮距(前轮/后轮):1855MM/1925MM；整机型式:四轮驱动；发动机型号:WP6G150E330A;发动机生产厂家:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；发动机气缸数:6；发动机标定转速:2200R/MIN；型式核准证书:CNFCG30583020030；最大配重(前/后):590KG/470KG；最小离地间隙:455MM(前驱动桥下)；","63800","部20170958","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504D","功率:110.3马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:110.3KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","63800","部20170340","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504","功率:110.3马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:110.3KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","63800","部20152927","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1404；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4975×2290×3000；整机轴距mm：2575；整机轮距(前轮/后轮)mm:1790-2090/1650-2285；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无极调节；整机最小使用质量kg：4980；整机配重(最大)kg：440/516；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：16F+8R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：简易驾驶室；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：4（2+1）*2啮合套换挡组成式；传动系变速箱换挡方式：啮合套；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34；","63800","新2017049","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1404D；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4093×2150×2900；整机轴距mm：2540；整机轮距(前轮/后轮)mm:1710/1710；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：/无极调节；整机配重(最大)kg:440/516；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：16F+8R；整机发动机与离合器联接方式：直联式；整机启动方式：电启动；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：16+8啮合套换挡组成式；传动系变速箱换挡方式：啮合套；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34；","63800","新2017050","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1504；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4975×2290×3000；整机轴距mm:2575；整机轮距(前轮/后轮)mm:1790-2090/1650-2285；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无极调节；整机最小使用质量kg:4990；整机配重(最大)kg:440/516；整机挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机启动方式:电启动；驾驶室或安全架型式:简易驾驶室；前照灯型号:800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式:液压转向；转向、制动系转向器型式:摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式:双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式:干式双作用独立操作；传动系变速箱型式:4（2+1）*2啮合套换挡组成式；行走系轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34；传动系变速箱换挡方式:啮合套；","63800","新2017051","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1504F；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:4903×2150×2900；整机轴距或履带接地长mm:2540；整机轮距(前轮/后轮)或轨距:1710/1710-2020；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1710/1710；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级调节;整机最小使用质量kg:4575;整机标准配重(前/后)kg:440/516;整机最大配重(前/后kg:660/516;整机挡位数前进/倒退/爬行:16/8；整机主变速/副变速/其他:4/2+1/2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\n:简易驾驶室；整机发动机与离合器联接方式:直联；整机起动方式:电启动；前照灯型号:KY-005 KY-006；转向系型式:液压转向；转向系转向器型式:摆线转阀式静液压转向器；制动系行车制动系型式:双片油浴盘式制动器；制动系驻车制动系型式:盘式手制动；传动系前桥型式:R整体末端行星减速；传动系离合器型式:干式双作用独立操作；传动系变速箱型式:16+8组成式；传动系主变速箱换挡方式:啮合套；传动系副变速箱换挡方式:啮合套；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34；","63800","新2017264","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1554-G","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：114","63800","部20180855","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm（至前配重）×2167mm（常用轮距）×2995mm（至驾驶室顶）；轴距：2720mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1720-2044mm，后轮1676-2304mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1700mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：5800kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重420kg，后配重400kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（5×4）×2+（5×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","63800","部2015783","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","滦南县益发合农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","TN1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动力输出轴标定功率下限89.6kW,动力输出轴标定功率上限89.6kW,最大牵引力36.7kN,最大牵引功率80.4kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗358g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比16%，框架上最大提升力30.9kN","63800","部20170404","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","滦南县益发合农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","TN1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动力输出轴标定功率下限93.4kW，动力输出轴标定功率上限93.4kW，最大牵引力为34.1kN，最大牵引功率84.4kW，最大牵引功率工况下的牵引比油耗353g/（kW.h），最大液压输出功率与发动机标定功率之比15%，框架上最大提升力30.9kN","63800","部20171772","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：111kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5305×2343×3090mm；轴距：2710mm；最小使用质量：5520kg；最大配重（前/后）：520/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：（2+1）×4×2；安全驾驶室。","63800","部20170223","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2555mm\n轮距(前轮/后轮):1800/1890mm\n外廓尺寸：4900×2360×2990\n最小使用质量:5120kg\n最大牵引力：22KN\t\n标定功率:103KW\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","63800","部20171009","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5090×2480×3005，轴距（mm）：2650,轮距（出厂mm）：1900/2020，最小使用质量（kg）:4900,最大配重（前/后）（kg）：780/240或480，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/1000,","63800","部20170372","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：102.9。","63800","部20152863","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；型式：四轮驱动；","63800","2019TJ218","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；型式：4×4四轮驱动；","63800","2017TJ313","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2555mm\n轮距(前轮/后轮):1770/1900mm\n外廓尺寸：4910×2350×3120\n最小使用质量:5110kg\n最大牵引力：23.7KN\t\n标定功率:110.3KW\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","63800","部20170487","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1404-FA","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；型式：4×4四轮驱动；","63800","2016TJ133","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1504-FA","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；型式：4×4四轮驱动；","63800","2017TJ313","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2590mm\n轮距(前轮/后轮):1810/1820mm\n外廓尺寸：4980×2300×2900\n最小使用质量:4770kg\n最大牵引力：27KN\t\n标定功率:111KW\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","63800","部20180558","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；型式：4×4四轮驱动；","63800","2016TJ133","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-DA","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20160051","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;103;发动机型号：LR6M3ZU22A/1030E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：14.9-26/18.4-38；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","63800","豫2018109","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","拖拉机","FA1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","新2017094","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：110.3kW；潍柴发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","63800","豫2016204","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LG1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3KW/150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20152419","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","拖拉机","FB1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","新2017095","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;110.3;发动机型号：LR6M3ZU22A/1103E;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：啮合套换档；轮胎型号：14.9-26/18.4-38；其它：浮动控制、高度调节、后置三点Ⅱ类悬挂；","63800","豫2017025","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏东禾机械有限公司","轮式拖拉机","DH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（mm）:4740×2170×2930；功率:150马力(110.3KW)；驱动型式：四轮驱动；轴距（mm）：2716；最小使用质量（kg）：5210；配重（前/后）（kg）：630/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16F/16R；32F/32R（选装爬行挡）；变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，16个前进挡，16个倒退挡，选装爬行档时为（1+1）×4×4×2组成式，32个前进挡，32个倒退档","63800","苏农机（2017）第（0010）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1454","功率:145马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：145马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20152806","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HCJT1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5090×2130×2870轴距或履带接地长mm:2640常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1590/1600轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 最小使用质量:4690kg 标准配重（前/后）：400/516kg档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0 主变速器档位数：4副变速器档位数/其他档位数：（2+1）/2","63800","新2018037","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4835×2530×3100（㎜）；功率：103（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2560（㎜）；轮距（前/后）：1850/1800～2020(mm);轮胎（前/后）：14.9-26/18.4-38；牵引力：28800（n）；最小使用质量5400（㎏）；最大配重（前/后）：500/540（㎏）","63800","豫2017026","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：4950*2170*3040,轴距（mm）：2600，常用轮距(前轮/后轮)（mm）: 1730/1620；  轮距调整方式(前轮/后轮)：翻转轮辐可调/翻转轮辐可调，最小使用质量（kg）:4250","63800","新2019023","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4835×2530×3100（㎜）；功率：110.3（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2560（㎜）；轮距（前/后）：1850/1800～2020(mm);轮胎（前/后）：14.9-26/18.4-38；牵引力：30600（n）；最小使用质量5400（㎏）；最大配重（前/后）：500/540（㎏）","63800","豫2017027","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖LR6A3LU23/1103E/潍柴WP6G150E310A/玉柴YC6J175-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4580；轴距（mm）：2670；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片、干式、蝶形弹簧压紧、独立操作，双作用离合器；变速箱形式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；轮胎型号：14.9-26/18.4-38。","63800","部20171695","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：111Kw；整机形式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4900×2350×3250；轮距（前轮/后轮）：1900/1900;轴距：2600;轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：5200；标准配重(前/后)kg：320/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/4；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱框架式；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：手刹式；离合器型式：13寸干式、双作用；传动系变速箱型式：4X(2+1)X2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","63800","豫2017022","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060mm×2030mm×2810mm、轴距：2620mm、轮距：1450mm、1700mm、1780mm、1880mm/1500mm-1800mm、最小使用质量：4850kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥89.3kW、发动机标定功率：103kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0、框架上最大提升力：≥25.5kN","63800","部20190270","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[3969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4670*2490*2800；最小使用质量（kg）：5300；档位数（前进/倒退）：16/8；动力输出轴功率（KW）：87.6","63800","部20152875","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","JSD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103","63800","苏农机（2017）第（0415）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）5410×2370×3050mm；轴距：2750mm；轮距（前轮/后轮）：1960/2168mm；最小离地间隙：500mm（前桥）；最小使用质量：5740KG；档位数（前进/后退/爬行）20/12/8；最大配重质量(前/后)：660/330KG；前/后轴质量：2580/3160KG；功率：103kw","63800","部20152825","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1504-B","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4870×2075×2770；驱动型式：四轮驱动；配套功率：110.3kW; 发动机型号及制造商：YC6J175-T301，广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2520; 最小使用质量：4355; 配重：440/344; 档位数：16/8/0; 变速箱型式：4×(2+1)×2组合式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","63800","部20180552","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：111，发动机商标或品牌：潍柴、东方红、玉柴，发动机型号：WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室：选装","63800","部20170261","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-G1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20160050","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5060×2345×3030；驱动型式：四轮驱动；配套功率：111kW; 发动机型号及制造商：WP6G150E330,潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；轴距：2582; 最小使用质量：5100; 配重：440/480; 档位数：24; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","63800","2016TJ343","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-R","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20170394","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW。","63800","部20160051","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1504-3","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：110.3kw；驱动方式：四轮驱动","63800","部20180571","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):5190X2345X3345MM；驱动型式:四轮驱动；轴距:2670MM；轮距(前轮/后轮):1720、1815、1940、2000、2100/1660-2300MM；最小离地间隙:460MM/前桥；最小使用质量:5483KG；最大配重质量(前/后):588/480KG；档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12；发动机与离合器联结方式:直联式；动力输出轴功率:94.35KW；最大牵引力:27.8KN；发动机标定功率：111KW.","63800","部20170632","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1504-2","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：111kw；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170187","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(mm)：5150*2220*3155；驱动形式：四轮驱动；标定功率：110.3kW；前后轮胎：14.9-26/19.4-38，轴距：2660mm,常用轮距（前轮/后轮）：1710/1740（mm），最小离地间隙：460mm,最小使用质量kg：5500, 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/12，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：3/2，","63800","部20171915","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[3982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4700mm×2310mm×3100mm 轴距：2510mm最小使用质量：4780kg 标定功率：110.3kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：110.3kW 驱动方式：四轮驱动","63800","2017TJ439","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1404G","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","63800","部20181307","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","63800","2016TJ599","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4890×2120×2945；最小使用质量:4500kg；配套动力（kW）:110.3；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2520； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1525、1625、1725/1500-1900； 最小离地间隙（mm）:400； 标准配重（kg）:240/340； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34","63800","部20190487","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2320×2870,轴距2550MM,最小使用质量4860KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","63800","部20180487","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1404","功率:142马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5090×2480×3005，轴距（mm）：2650,轮距（出厂mm）：1900/2020，最小使用质量（kg）:4900,最大配重（前/后）（kg）：780/240或480，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/1000","63800","部20170377","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4957mm×2240mm×3050mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：110.3kW（150马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: LR6M3ZU23/1103E; 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 07 0009,制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，(可选：1.发动机型号：1106D-S6TA46, 2.配套功率：110.3kW，3.制造商:天津雷沃发动机有限公司，4.排放标准：国Ⅲ, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0715 11 0018),5.轴距：2547mm，6.最小使用质量:5250kg，7.配重: 357.5kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速啮合套换挡，10.安全驾驶室","63800","部20171647","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机LR6M3ZU23/1103E功率110.3千瓦；四轮驱动(16+8)变速箱；双作用；直接联接；动力输出轴独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 5145×2345×3075(至空滤器顶) ；整机轴距或履带接地长 mm 2657 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1784、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2420 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1792/1835 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/无级可调 ；整机最小离地间隙 mm 465 ；整机最小使用质量 kg 5420 ；整机标准配重(前/后) kg 600/480 ；整机最大配重(前/后) kg 600/480","63800","苏农机（2017）第（0006）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20180306","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20152021","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：150马力（110.3kW）；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170972","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170308","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机LR6M3ZU23/1103E功率110.3千瓦；四轮驱动(16+8)变速箱；双作用；直接联接；动力输出轴独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 4642×2250×2935(常用轮距) ；整机轴距或履带接地长 mm 2600 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮1750-2150 后轮1780-2280 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮1750后轮1780 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调或可选/调节轮辋或可选 ；整机最小离地间隙 mm 465 ；整机最小使用质量 kg 4950 ；整机标准配重(前/后) kg 400/160 ；整机最大配重(前/后) kg 400/320","63800","苏农机（2018）第（0016）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160 （kg）","63800","豫2016197","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：103kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160 （kg）","63800","豫2016196","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配置参数（企业填报） \n\n发动机LR6M3ZU23/1030E功率103千瓦；四轮驱动(16+8)变速箱；双作用；直接联接；动力输出轴独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 4642×2250×2935(常用轮距) ；整机轴距或履带接地长 mm 2600 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮1750-2150 后轮1780-2280 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮1750后轮1780 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调或可选/调节轮辋或可选 ；整机最小离地间隙 mm 465 ；整机最小使用质量 kg 4920 ；整机标准配重(前/后) kg 400/160 ；整机最大配重(前/后) kg 400/320","63800","苏农机（2018）第（0015）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","YQ1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","16+8档，轮胎13.6-24/16.9-34,150马力或110.3KW，玉柴或潍柴","63800","部20180852","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5010×2300×3120，轴距（mm）：2670，常用轮距（前轮/后轮mm）：1790/1850，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:460，最小使用质量(Kg)：5480","63800","部20170636","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):4985X2375X3175MM；驱动形式:4X4轮式；功率:140马力；轴距:2615MM；最小使用质量:5170KG；最大配重(前/后)200/408KG；档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R；变速箱型式:4X(2+1)X2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式,洛阳同欣工贸有限公司","63800","2015TJ544","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5090*2110*3040；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：103kw；轴距：2600mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1600/1650；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量4750kg；标准配重（前/后）:650/330kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：（2+1）×2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片盘式制动器、液压操纵  ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","63800","部20180467","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5100*2110*3040；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：110.3kw；轴距：2600mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1600/1650；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量4750kg；标准配重（前/后）:650/330kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：（2+1）×2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、液压操纵 ；驻车制动系形式： 手动、机械制动 ；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","63800","部20180466","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2160×2970；轴距或履带接地长mm：2560；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1600/1720；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无极可调；最小使用质量：4500kg；标准配重（前/后）kg：385/320；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易式；前照灯型号：FT65.48.012；转向系型式：全液压式；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：湿式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双片、双作用；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2组合式；主变速箱换档方式：啮合套式；副变速箱换档方式：啮合套式；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34","63800","部20170982","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5010×2300×3080，轴距（mm）：2630，常用轮距（前轮/后轮mm）：1790/1850，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:460，最小使用质量(Kg)：5480","63800","部20170635","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"整机型号：YF1404；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4950×2385×2990mm；轴距：2560mm；轮距（前轮/后轮）：1800（出厂）、1900、2000/1700（出厂）、1900、2100mm；最小离地间隙（离地部位）：470mm；最小使用质量：5200kg；前轴质量/后轴质量：2035/3510kg；最大配重（前/后）：440/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：92kw；最大牵引力：28KN；\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38；\"","63800","2016TJ340","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：150马力；驱动方式：四驱,功率：110.3KW，排放阶段：国三","63800","部20180084","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"整机型号：YF1504；整机型式：4×4，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5040×2385×2900mm；轴距：2582mm；轮距（前轮/后轮）：1800（出厂）、1900、2000/1700（出厂）、1900、2100mm；最小离地间隙（离地部位）：470mm；最小使用质量：5230kg；前轴质量/后轴质量：2035/3510kg；最大配重（前/后）：600/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：98kw；最大牵引力：28KN；\n轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；\"","63800","2016TJ341","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：140马力，标定功率：102.9KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；","63800","部20180086","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","CF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部2015201","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4957mm×2237mm×2995mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：103kW（140马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: LR6M3ZU23/1030E; 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 07 0015,制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，(选装①：1.发动机型号：PHF6103Z6A, 2.配套功率：103kW，3.制造商: 华丰动力股份有限公司，4.排放标准：国Ⅲ，5.发动机型式核准证书号: CN FC G3 0999 04 0003)（选装②：1.发动机型号：1106D-S6TA44, 2.配套功率：102.9kW，3.制造商: 天津雷沃动力有限公司，4.排放标准：国Ⅲ，5.发动机型式核准证书号: CN FC G3 0715 11 0016）,5.轴距：2544mm，6.最小使用质量:5530kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10.安全驾驶室","63800","部20152902","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1404-2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸: 4957mm×2237mm×2995mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：103kW（140马力，排放标准：国Ⅲ）,4.发动机型号: LR6M3ZU23/1030E; 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 07 0015,制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，(选装：1.发动机型号：PHF6103Z6A, 2.配套功率：103kW，3.制造商: 华丰动力股份有限公司，4.排放标准：国Ⅲ，5.发动机型式核准证书号: CN FC G3 0999 04 0003)（选装：1.发动机型号：1106D-S6TA44, 2.配套功率：102.9kW，3.制造商: 天津雷沃动力有限公司，4.排放标准：国Ⅲ，5.发动机型式核准证书号: CN FC G3 0715 11 0016）5.轴距：2544mm，6.最小使用质量:5330kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10.安全架","63800","部20152902","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1454","功率:145马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：145马力（106.7kW）；驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ005","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：150马力（110.3kW）；驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ006","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1404F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：140马力（102.9kW）；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170971","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5070mm×2340mm×2910mm，轴距：2550mm，轮距（前轮/后轮）：1810mm（1830mm、1910mm、2030mm）/1830mm(1550mm～2200mm)，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：480mm，最小使用质量：5274kg，配重（最大）（前/后）：440kg/490kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0 , 发动机与离合器联接方式：直联式，起动方式：电启动，配套动力：111kW，发动机型号：WP6G150E330。排放阶段：第三阶段","63800","部20170374","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5060mm×2080mm×2910mm, 轴距：2520mm，轮距（前轮/后轮）：1610mm、1710mm、1810mm、1950mm/1590mm～2050mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：430mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 4607kg，配重（最大）（前/后）： 400kg/330kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：111kW，发动机型号：WP6G150E330。排放阶段：第三阶段","63800","部20180292","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1404F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）： 5070mm*2340mm*2910mm 最小使用质量： 5040kg\n配套动力： 103kW 轴距： 2550mm\n型式： 4×4四轮驱动 最小离地间隙： 480mm\n轮距（前轮/后轮）： 1810mm（1830mm、1910mm、2030mm）/1830mm（1500mm-2200mm） 前轴质量/后轴质量： 1780kg/3260kg\n最大配重（前/后）： 440kg/490kg 发动机与离合器联接方式： 直联\n起动方式： 电起动 动力输出轴功率： 88kW\n最大牵引力： 28kN 档位数（前进/倒退/爬行）： 16/8。排放阶段：第三阶段\"","63800","2016TJ016","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4750*2490*3000；最小使用质量（kg）：5900；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：89.1","63800","部20170216","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4750*2490*3000；最小使用质量（kg）：5900；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：83.2","63800","部20170217","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：4750*2490*2880；最小使用质量（kg）：5500；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：89.1","63800","部20170216","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：110.3KW","63800","部20180071","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：103KW","63800","部20180510","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1504-E","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：110.3KW","63800","部20190603","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）5410×2370×3050mm；轴距：2750mm；轮距（前轮/后轮）：1780-2078/1769-2168mm；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5405KG；档位数（前进/后退/爬行）12/12/8；最大配重质量(前/后)：660/330KG；轴距2750；功率：110.3kw","63800","部20180537","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：110.3kw；外廓尺寸：5190mm×2130mm×2870mm；发动机型号：WP6G150E330A（国三发动机）；制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段;轴距：2640mm；最小使用质量：6302kg；配重：780/688kg；档位数：16/8/0；变速箱形式：4×(2+1)×2组合式；驾驶室：LT1804.45.011；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室","63800","苏农机（2018）第（0248）号","2022-12-31","通用类","云南省",""]
[4026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):110.3","63800","苏农机（2017）第（0275）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：111kw；外廓尺寸：5190mm*2345mm*3030mm；发动机型号：WP6G150E330（国三发动机）；制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段：GB-20891-2014第三阶段轴距：2660mm；最小使用质量：5205kg；驾驶室：1354.45.001；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室；","63800","部20160421","2020-12-31","通用类","云南省",""]
[4028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1504B","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2300×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5300kg。","63800","部20180266","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20160646","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20160646","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20160649","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1504B-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2300×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5090kg。","63800","部20180266","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1504A-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300×2950mm；轴距：2650mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4750kg。","63800","部20180267","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300×2950mm；轴距：2650mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4960kg。","63800","部20180267","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1404-F2（原：M1404-D2）","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20170689","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1504-F（原：M1504-D）","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW","63800","部20170393","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20190645","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-A1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20190647","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4830（至前配重）×2305（常用轮距）×3020(至消声器顶)；最小使用质量KG:5270；发动机功率KW:103；驱动方式:四轮驱动；","63800","部20170671","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)4830（至前配重）×2305（常用轮距）×3020(至消声器顶)；最小使用质量KG:5390；发动机功率KW:110.3；驱动方式:四轮驱动；","63800","部20170688","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20190646","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1454","功率:145马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5700mm×2300mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:107kW(145马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号:SC8DK175G3,制造商:上海柴油机股份有限公司，5.轴距：3070mm，6.最小使用质量:6260kg，7.配重:320kg/0，8.档位数: 14/7，9.变速箱型式:啮合套换挡，主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮（同步器）；10.安全驾驶室","63800","部20152880","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5187mm×2217mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:103kW(140马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号:LR6M3ZU23/1030E,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 07 0015,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司，(可选：功率:103kW，发动机型号:WP6G140E331,型式核准证书号: CN FC G3 0583 02 0013,潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司)，5.轴距：2718mm，6.最小使用质量: 5860kg，7.配重:500kg/600kg，8.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","63800","部2015635","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5187mm×2217mm×3200mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:110.3kW(150马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: LR6M3ZU23/1103E,发动机型式核准证书号:CN FC G3 0669 07 0009,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司，(可选：功率:110.5kW，发动机型号:SC7H175G3,型式核准证书号: CN FC G3 0293 01 0012,上海柴油机股份有限公司)，5.轴距：2718mm，6.最小使用质量: 5860kg，7.配重:500kg/600kg，8.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","63800","部2015636","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):103；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5000×2360×3050；轴距(mm): 2560；常用轮距(前轮/后轮mm): 1770/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4950；最大配重（前/后）kg：400/240；档位数(前进/倒退/爬行): 16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:安全架；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡","63800","部20170747","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：4800×2200×2850mm，四轮驱动，发动机标定功率103kW，轴距：2530mm，最小使用质量4710kg，最大配重（前/后）：440/320kg，档位（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，有驾驶室。","63800","部20170752","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5120×2300×3100mm，四轮驱动，发动机标定功率110.3kW，轴距：2650mm，最小使用质量5080kg，最大配重（前/后）：640/480kg，档位（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，有驾驶室。","63800","苏农机（2018）第（0024）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:5200*2500*3000 ，整机质量（kg）:5100， 配套动力（kw）:110.3，型式:轮式四轮驱动， 轴距（mm）:2550， 轮距（前轮/后轮） （mm）:1940,2070/1620～2420，最小离地间隙（mm）:395 ，最大配重（前/后）（kg）:440/480 ，档位数（前进/倒退）:16/8 ，动力输出轴输出功率（kw）:93.8，最大牵引力（KN）：32 ，驾驶室或安全架:驾驶室  ，转向系形式:全液压转向 ，离合器型式:双作用 ，变速箱换挡方式:啮合套式 ，轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38， 液压悬挂系统型式:分置式 ，悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，3类 ，调节方式:力位调节， 动力输出轴型式:独立式。","63800","部20170362","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160（kg）","63800","豫2016192","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：103kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160（kg）","63800","豫2016193","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5240×2345×2995mm；轴距：2530mm；轮距（前轮/后轮）：1650、1750、1850、1950（出厂）、2050、2150、2285/1620～2420 1850（出厂）mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：520mm；最小使用质量：4755kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8；标准配重(前/后)：440/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ014","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2900mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1650、1750（出厂）、1850、1950、2050、2150、2285/1620（出厂）-2420mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：420mm；最小使用质量：4255kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：242/520kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ011","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2345×2995mm；轴距：2582mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5545kg。","63800","部20160156","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300（2100-2880）×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4700kg。","63800","部20170360","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300（2100-2880）×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4440kg。","63800","部20170360","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300×2995mm（至排气管顶）；轴距：2582mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516或480kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5145kg。","63800","2016TJ069","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","雷一1554（原：NIUHELAN1554）","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","63800","部20170519","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东雷一重工农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","雷一1404（原：NIUHELAN1404）","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2350×3110,轴距2650MM,最小使用质量5460KG,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡","63800","部20170518","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：4765×2100×2970；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:102.9或选装103或105（国三）\n轴距（mm）:2545\n最小使用质量（kg）:4555","63800","部20170324","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:110.3（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035","63800","部20171608","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮12.4-24后轮16.9-34、强压升降，双速输出760/1000、双路阀、新式安全架、进口13吋离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","63800","部20170321","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ ，前轮14.9-24，后轮16.9-38，32+24梭式同步器和啮合套换挡，双速输出540/1000，液压转向，分置式强压提升器，电液控制前轮驱动和动力输出，爬行档，三路阀，国产悬挂，安全架,不带配重","63800","部20152838","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮14.9-26/后轮18.4-38、强压升降，双速输出540/1000、三路阀、驾驶室、新机罩、进口原装LUK离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","63800","部20180067","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404B-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮12.4-24后轮16.9-34、强压升降，双速输出760/1000、双路阀、驾驶室、进口13吋离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","63800","部20170321","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ，前轮14.9-28，后轮18.4-38，32+24梭式同步器和啮合套换挡，双速输出540/1000，液压转向，分置式强压提升器，电液控制前轮驱动和动力输出，爬行档，三路阀，国产悬挂，安全架,不带配重","63800","部20152839","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504TA","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3280（驾驶室）2920（安全架）（mm），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：110.3，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴，发动机型号：LR6M3ZU22/1103E、LR6M3ZU23/1103E、YC6J175-T301、YC6J175-T303、WP6G150E330A、WP6G150E330，轴距（mm）：2570，最小使用质量（kg）：4650（安全架）、 4815（驾驶室），配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室：选装","63800","部20180103","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504TC","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3280（驾驶室）2920（安全架）（mm），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：110.3，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、潍柴，发动机型号：YC6J175-T301、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303、WP6G150E330A、WP6G150E330，轴距（mm）：2570，最小使用质量（kg）： 4815（驾驶室）、4795（安全架），配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/-，变速箱型式：4×（3+1）组成式，驾驶室：选装","63800","部20180104","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1504K","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：110.3kW；潍柴发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","63800","部20190525","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：103kW；潍柴发动机标定功率：103kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","63800","豫2015186","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315、1425、1435、1540、1705、1815、1820、1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮不可调节、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg(配安全架），3410kg(配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重300kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行24；主变速档位数/副变速档位数/梭行档：4/3/2，选装4/3/（2+2）；发动机与离合器联结方式：直联式；；翻倾防护装置：安全架，选装安全驾驶室；前照灯型号：GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：4×3×2组成式，选装4×3×（2+2）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34，选装后轮11-32PR或14.9-30PR或16.9-30PR；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","63800","苏农机（2019）第（0201）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：5100×2460×2900；最小使用质量（kg）：5100；配套功率（kW）：110.3；PTO转速(r/min)：540/760；","63800","部20160629","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：111kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×3050;轴距：2580mm,最小使用质量:5350kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","63800","部20170194","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1504B","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950;轴距：2550mm,最小使用质量:4600kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","63800","部20171594","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：110.3；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/1103E、广西玉柴机器股份有限公司YC6J175-T301、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G150E310A（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5270×2380×3050（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2820；最小使用质量(kg)：5880；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2+4×4×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","63800","苏农机（2018）第（0060）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","配套动力：103/103/102.9kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3LU23/1030E/潍柴WP6G140E330/玉柴YC6J165-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4580；轴距（mm）：2670；发动机与离合器连接方式：直联；起动方式：电启动；离合器形式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用离合器；变速箱形式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；轮胎型号：14.9-26/18.4-38。","63800","苏农机（2017）第（0073）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：103kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×3050;轴距：2580mm,最小使用质量:5200kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","63800","部20170198","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×2970;轴距：2580mm,最小使用质量:5045kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","63800","部20171595","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1504BA","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2910;轴距：2550mm,最小使用质量:4350kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","63800","部20171594","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1504C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):110.3；型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4950×2150×3150（选装四缸发动机：4700×2150×3150）；轴距(mm):2550（选装四缸发动机：2310）；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1680；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4750（选装四缸发动机：4150）；标准配重（前/后）kg：200/160；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004（选装前照灯：中远80大灯）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","63800","部20181302","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1404C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):103；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4860×2100×2950（选装安全架4860×2100×2890）；轴距(mm): 2520；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1750；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 4430（选装安全架4230）；标准配重（前/后）kg：300/160；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室（选装安全架）；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","63800","部20171757","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3KW/150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20171313","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5075×2115×2933；4615×2115×2933（4缸机）\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:110.3（国三）;\n轴距（mm）:2731;2368（4缸机）\n最小使用质量（kg）:4836；4555（4缸机）","63800","部20180824","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):103；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5000×2360×3100；轴距(mm): 2560；常用轮距(前轮/后轮mm): 1770/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 5100；最大配重（前/后）kg：400/240；档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡；","63800","部20170747","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):110.3；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5090×2350×3030（选装安全架：5090×2350×2995）；轴距(mm): 2570；常用轮距(前轮/后轮mm): 1790/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 5170（选装安全架：4950）；标准配重（前/后）kg：430/310；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室（选装安全架）；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","63800","部20170921","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：103kw；驱动型式：四轮驱动；用途：农田作业、运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4850×2150×2880,mm；轴距：2510mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1750、1810、1850、1950/1608-1996,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：470mm（牵引板）；最小使用质量：4920kg；最大配重（前/后）：440/344,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","63800","部20170757","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：150马力，标定功率：110.3KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","63800","部20180512","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5550×2700（选装双轮：3470）×3160,mm；轴距：2840mm；常用轮距（前轮/后轮）：1960/1890（单轮）、1960/2450（双轮）,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：430mm（拖挂固定架底部）；最小使用质量：6889（选装双轮7640）kg；标准配重（前/后）：780/480,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16F/16R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","63800","部20170917","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","140马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5030×2065×2930mm；最大牵引力：36.2kN；动力输出轴标定功率下限：88.4kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位）：415mm；最小使用质量：4400kg；功率：103kw","63800","部20170385","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","150马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5140×2320×3050mm；最大牵引力：86.1kN；动力输出轴标定功率下限：92.6kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位）：475mm；最小使用质量：5000kg；功率：111kW.","63800","部20170402","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","140马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5140×2320×3050mm；最大牵引力：37.8kN；动力输出轴标定功率下限：88.5kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位）：475mm；最小使用质量：5000kg;功率：103kw","63800","部20170401","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","140马力、功率：103KW、两轮驱动","63800","部20171235","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","150马力、功率：110.3KW、四轮驱动","63800","部20171236","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4860×2160×3020 最小使用质量（kg）:4530 配套动力（kw）:110.3 型式:四轮驱动 轴距（mm）: 2550 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1420、1600、1780/1640～1830 最小离地间隙（mm）:405 配重（最大）（kg）: 240/344 档位数（前进/倒退/爬行） :8/4/12 变速箱型式: 4×(2+1)×2组成式 轮胎型号（前轮/后轮） :12.4-24/16.9-34 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动","63800","部20171739","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:4820×2135×2820 ；最小使用质量（kg）:4530； 配套动力（kw）:102.9； 型式:四轮驱动 ；轴距（mm）:2550 ；轮距（mm）:1580、1780、1980/（1600~1935）1790、1990 ；最小离地间隙（mm）:400； 配重（前/后）（kg）:240/440 ；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；起动方式:电起动 ；驾驶室型式:六柱式拖拉机驾驶室； 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式","63800","部20170648","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:5165×2373×3260；最小使用质量（kg）:5450； 配套动力（kw）:110.3； 型式:4*4四轮驱动 ；轴距（mm）:2555；轮距（前轮/后轮）（mm）:1945（1820、2020）/1910（1830~2040）； 最小离地间隙（mm）:470； 配重（最大）（kg）:385/440； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；启动方式:电起动 ；转向系型式:液压助力； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","63800","部20170279","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4715mm×2350mm×3100mm 轴距：2200mm最小使用质量：4565kg 标定功率：110.3kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：110.3kW 驱动方式：四轮驱动","63800","2018TJ040","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RV1454","功率:145马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：145马力；型式：4×4四轮驱动；","63800","部20160733","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4700mm×2310mm×3100mm 轴距：2510mm最小使用质量：4780kg 标定功率：103kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：103kW 驱动方式：四轮驱动","63800","2017TJ438","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20190366","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5030mm×2330mm×3085mm 轴距：2550mm最小使用质量：4900kg 标定功率：103kW 标定转速：2300r/ min      2、技术参数：功率：103kW 驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ123","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:1504；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):5390×2696×2980；轴距(MM):3130；轮距(前轮/后轮MM):1912/1784；轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅；最小离地间隙(MM):490；最小使用质量(KG):5820；前轴质量/后轴质量(KG):2314/3506；最大配重(前/后KG):398/320；挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/；各挡理论速度(KM/H):前进档(单作用):2.15/3.20/3.89/6.07/4.56/6.79/8.25/12.9/9.94/14.79/17.99/28.10倒档(单作用):4.64/6.91/8.40/13.12；；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):94；最大牵引力(KN):48；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:六缸、立式、水冷、四冲程、直喷、增压；型号:LR6M3Z-23；企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司；吸气方式:增压；气缸数(缸):6；缸径×冲程(MM):110×125；排量(L):7.70；压缩比:18:1；标定功率(KW):110.3；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BH6AD100R；喷油嘴型式、型号:PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式KY33；起动机型号:QDJ154F；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:潍柴；型号:WP6G150E330A；生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):627/1400-1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):110.3/2200；燃料供给型式:高压共轨；选装发动机(2)：商标或品牌:东方红(YTO)；型号:LR6A3LU23/1103E；生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):572/1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):110.3/2300；燃料供给型式:电控单体泵；选装发动机(3)：商标或品牌:玉柴；型号:YC6J175-T301；生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):650/1600±200；额定净功率/转","63800","部20152954","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1504C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：111，发动机商标或品牌：潍柴、东方红、玉柴，发动机型号：WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，驾驶室：有","63800","部20170294","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：110.3kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4995×2180×2960mm，轴距：2520mm，最小使用质量：4510kg，最大配重（前/后）：418/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，六柱式驾驶室。","63800","部20170200","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率：110.3kw；外廓尺寸（长×宽×高）：5050×2335×3070mm（至空滤器顶部）5050×2335×2860mm（至驾驶室顶部），轴距：2560mm，最小使用质量：5200kg，最大配重（前/后）：660/720kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，封闭式驾驶室。","63800","部20160739","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率：103kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4890×2160×2976mm，轴距：2520mm，最小使用质量：4540kg，最大配重（前/后）：418/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，六柱式驾驶室。","63800","部20170199","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","（一）整机：商标或品牌:黄海金牛；型号:1504-1；型式:4×4四轮驱动；用途:一般农业用；外廓尺寸(长×宽×高MM):5390×2696×2980；轴距(MM):3130；轮距(前轮/后轮MM):1912/1784；轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅；最小离地间隙(MM):490；最小使用质量(KG):5820；前轴质量/后轴质量(KG):2314/3506；最大配重(前/后KG):398/320；挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/；各挡理论速度(KM/H):前进档(单作用):2.15/3.20/3.89/6.07/4.56/6.79/8.25/12.9/9.94/14.79/17.99/28.10倒档(单作用):4.64/6.91/8.40/13.12；；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电启动；动力输出轴功率(KW):94；最大牵引力(KN):48；（二）发动机：商标或品牌:东方红；型式:六缸、立式、水冷、四冲程、直喷、增压；型号:LR6M3Z-23；企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司；吸气方式:增压；气缸数(缸):6；缸径×冲程(MM):110×125；排量(L):7.70；压缩比:18:1；标定功率(KW):110.3；标定转速(R/MIN):2300；喷油泵型式、型号:BH6AD100R；喷油嘴型式、型号:PB84P30；空气滤清器型式、型号:油浴式KY33；起动机型号:QDJ154F；冷却系统型式:强制水冷；选装发动机(1)：商标或品牌:潍柴；型号:WP6G120E311；生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):544/1400-1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2200；燃料供给型式:高压共轨；选装发动机(2)：商标或品牌:东方红(YTO)；型号:LR6A3ZU23/0956E；生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):496/1600；额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300；燃料供给型式:电控单体泵；选装发动机(3)：商标或品牌:玉柴；型号:YC6J155-T301；生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司；:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):560/1600±200；额定净功率/转数","63800","部20152954","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1404TC","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3100(驾驶室）2920（安全架），驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G140E331，轴距（mm）：2600，最小使用质量（kg）：4795（安全架）、4815（驾驶室），配重（kg）(前/后)：380/720，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","63800","苏农机（2019）第（0049）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：111，发动机商标或品牌：潍柴、东方红、玉柴，发动机型号：WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，驾驶室：选装","63800","部20170262","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1404C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T20、WP6T140E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","63800","部20152772","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：110.3，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴 发动机型号：LR6M3Z-22、YC6B170Z-T21、QC6105Z、LR6M3Z-23，轴距（mm）：2668，最小使用质量（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","63800","部20152809","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T21、WP6T140E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式 ， 驾驶室：选装","63800","部20152808","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200×3030，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC6B160Z-T21，轴距（mm）：2688，最小使用质量（kg）：6440，配重（kg）(前/后)：780/480，档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","63800","部20152050","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20171166","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：102.9。","63800","部2015763","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动；标定功率:110.3kw；发动机型号:WP6G150E330A；轮距(mm):前轮1800,后轮1850；轴距(mm):2640；外廓尺寸(mm):5140×2325×3000.","63800","苏农机（2017）第（0365）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20180543","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","山东科尔1454","功率:145马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5120*2450*3150（mm），轴距：2650mm，常用轮距（前轮/后轮）：1950/1980，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：23.7KN,最大提升力：≥25KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，多路阀：三组，转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G145E330或一拖国ⅢLR6M3ZU23/1066E，功率：107/106.6KW,驱动方式：四轮驱动。","63800","部20170665","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","山东科尔1554","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5120*2450*3150（mm），轴距：2610mm，常用轮距（前轮/后轮）：1950/1980，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：23.7KN,最大提升力：≥27.4KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，多路阀：三组,转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G155E310或玉柴国ⅢYC6J175-T300，功率：114/114KW，驱动方式：四轮驱动。","63800","部20170663","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5000×2085×2800（mm），轴距：2650mm，常用轮距（前轮后轮）：1600/1660，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：37KN,最大提升力： 26.5KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G150E330A功率：110.3KW，驱动方式：四轮驱动","63800","部20180532","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）： 5000×2150×2950（mm），轴距：2650mm，常用轮距（前轮后轮）：1600/1700，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：25KN,最大提升力： 24.8KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍柴国三WP6G140E331， 功率：103KW，驱动方式：四轮驱动","63800","部20180834","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1554","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：114。","63800","部2015764","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：110.3kW 马力：150马力 驱动方式：四轮驱动","63800","部20181364","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：103kW 马力：140马力 驱动方式：四轮驱动","63800","部20190032","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","63800","苏农机（2019）第（0327）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","63800","苏农机（2019）第（0329）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1404C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T20、WP6T140E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有","63800","部20152752","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200×3030，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC6B160Z-T21，轴距(mm)：2688，最小使用质量（kg）：6440，配重（kg）(前/后)：780/480，档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：（1+1）×4×4，组成式 ，机架型式：无架式，驾驶室：有","63800","部20152222","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、潍柴道依茨，发动机型号：YC6B160Z-T20、LR6M3Z-22、LR6M3Z-23、WP6T140E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","63800","部20152910","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100 驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：110.3，发动机商标或品牌： 东方红、玉柴、全柴，发动机型号：LR6M3Z-22、YC6B170Z-T21、QC6105Z、LR6M3Z-23，轴距（mm）：2668，最小使用质量：（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数：（前进/倒退/爬行）：16/16 ，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有","63800","部20152911","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：110.3；驱动方式：四轮驱动；","63800","苏农机（2018）第（0251）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：111，发动机商标或品牌：潍柴、东方红、玉柴，发动机型号：WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室：有","63800","部20170293","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：110.3；驱动方式：四轮驱动；","63800","苏农机（2017）第（0352）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：110.3；驱动方式：四轮驱动；","63800","部20170260","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","63800","部20180583","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","63800","部20170698","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:103KW  驱动方式：四轮驱动","63800","2016TJ008","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1504-S","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:110.3KW  驱动方式：四轮驱动","63800","部20171671","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:103KW  驱动方式：四轮驱动","63800","部20171013","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：4925×2400×2950 ；轴距2580mm；最小使用质量5300kg；最大配重（前/后）：440kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；采用4×（2+1）×2组成式变速箱；啮合套换挡；简易驾驶室","63800","部20170274","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：4925×2400×2950 ；轴距2580mm；最小使用质量5205kg；最大配重（前/后）：440kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；采用4×（2+1）×2组成式变速箱；啮合套换挡；简易驾驶室","63800","部20170273","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3kW（150马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4950×2130×2860（驾驶室）、4950×2130×2890（安全架）；轴距（mm）：2620；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1600/1660;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：400（前桥底部）；最小使用质量（kg）：4750（驾驶室）、4490（安全架）；档位数（前进/倒退）：16/8；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：:WP6G150E330A，功率（kW）：110.3；轮胎型号（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-38","63800","部20180088","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：150马力；驱动方式：四轮驱动；；轴距:2600mm；外廓尺寸(长*宽*高):4950mm*2400mm*3080mm；整机最小使用质量:5095kg；","63800","2017TJ037","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率:150 马力；驱动方式：四轮驱动；轴距:2610mm；外廓尺寸(长*宽*高):4850mm*2150mm*3030mm；整机最小使用质量:4455kg；","63800","2018TJ061","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：103；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/1030E/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司WP6G140E310A（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2940；轴距（mm）：2670，最小使用质量(kg)：4880；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38（选装13.6-24/16.9-34（水田）,12.4-28/16.9-34（水田）。","63800","2017TJ226","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：103；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/1030E/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司WP6G140E310A（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2850；轴距（mm）：2552，最小使用质量(kg)：4580；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38（选装13.6-24/16.9-34（水田）,12.4-28/16.9-34（水田）。","63800","2017TJ226","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：111kW（150马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5372×2450×3220；轴距（mm）：2660；轮距（前轮/后轮）（mm）：1762、1770、1890、1990/1630～2230;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（部位）（mm）：465（前桥底部）；最小使用质量（kg）：5154；档位数（前进/倒退）：16/8;发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：:WP6G150E330，标定功率（kW）：111；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","63800","2017TJ041","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率（KW）：110.3；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/1103E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2940；轴距（mm）：2670，最小使用质量(kg)：4580；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；离合器型式：单片，干式，弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式、轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38（选装13.6-24/16.9-34（水田）,12.4-28/16.9-34（水田）。","63800","2017TJ111","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4975mmx2290mmx2860mm、轴距：2575mm、轮距：1650mm/1765mm、最小使用质量：4990kg、最小离地间隙：450mm、动力输出轴功率：≥93.75kW、发动机标定功率：110.3kW、发动机标定转速：2300r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/12、框架上最大提升力：≥26.7kN","63800","部20170933","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[4149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170656","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20152418","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","63800","2016TJ598","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定动率：150马力","63800","新2018049","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：150马力","63800","豫2017017","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：140马力","63800","新2018045","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103.1/103","63800","部20160222","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[4156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：5050*2055*3005mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：103KW ；国三发动机；轴距：2510mm；轮距（前轮/后轮)：1600、1700、1800、1900/1610、1710、1810、1910(mm)；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：4465kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：87.6KW；最大牵引力：32KN","63800","部20170784","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：150马力（110.3kW）；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170978","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：140马力（102.9kW）；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170977","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：110.3KW/150马力；驱动方式：四轮驱动","63800","部20170657","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：150马力","63800","新2018048","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:5115×2405×3280 ；最小使用质量（kg）:5440 ；配套动力（kW）:110.3 ；型式:4*4四轮驱动； 轴距（mm）:2555 ；轮距（前轮/后轮）（mm）:1940（1820、2020）/1910（1830~2040）； 最小离地间隙（mm）:475； 配重（最大）（kg）:380/440； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；启动方式:电起动 ；转向系型式:液压助力； 转向器型式:摆线转阀式； 变速箱型式:4*（2+1）*2组成式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","63800","部20170284","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:5120×2410×3270； 最小使用质量（kg）:5375 ；配套动力（kW）:103 ；型式:4*4四轮驱动 ；轴距（mm）:2555； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1930（1820、2020）/1900（1830~2040）； 最小离地间隙（mm）:475； 配重（最大）（kg）:390/445； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；发动机与离合器联接方式:直联 ；启动方式:电起动 ；转向系型式:液压助力； 转向器型式:摆线转阀式 ；变速箱型式:4*（2+1）*2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","63800","部20170283","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：118kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5712×2527×3320mm；轴距：3080mm；最小使用质量：7200kg；最大配重（前/后）：312/-kg；档位数（前进/倒退/爬行）：14/7/无；变速箱型式：（2+1）×7；安全驾驶室。","67800","部20170227","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：122kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2250×3110mm；轴距：2750mm；最小使用质量：5760kg；最大配重（前/后）：570/720kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；安全驾驶室。","67800","部20171619","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","滦南县益发合农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","TN1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动力输出轴标定功率下限100.3kW，动力输出轴标定功率上限100.3kW，最大牵引力为40kN，最大牵引功率89.5kW，最大牵引功率工况下的牵引比油耗360g/（kW.h），最大液压输出功率与发动机标定功率之比14%，框架上最大提升力31.5kN","67800","部20181306","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1604C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1604C；整机型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm:5190×2400×3130；轴距或履带接地长mm:2570；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1785/1915；轮距(前轮/后轮)调整方式：翻转轮辋/无级可调；最小使用质量kg:5300；标准配重(前/后)kg:780/960；最大配重(前/后)kg:780/960；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；档位数（主变速/副变速/其他）:4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；前照灯型号：KY-003；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器\n；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式\n：13寸干式双作用；动力输出轴离合器型式：13寸干式双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2档组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34；","67800","新2019158","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[4167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：5000×2390×2950，轴距：2620，常用轮距（前轮/后轮）：1720/1960，最小使用质量：5100，发动机马力：160马力，标定功率：117.6KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","新2018062","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1604；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5000×2290×3000；整机轴距或履带接地长mm：2620；整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1720,1810,1880,1960/1660-2400；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1720/1760；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级调节；整机最小使用质量kg：5100；整机标准配重(前/后)kg:440/480；整机最大配重(前/后)kg：660/480；整机前进/倒退/爬行挡位数：16/8；整机主变速/副变速/其他：4/（2+1）/2；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：四柱驾驶室；前照灯型号：KY-005 KY-006；转向系转向系型式：液压转向；转向系转向器型式；摆线转阀式静液压转向器；制动系行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；制动系驻车制动系型式：片式手操纵；传动系前桥型式：整体桥壳末端行星减速；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2啮合套换挡组成式；传动系主变速箱换挡方式：同步器啮合套；传动系副变速箱换挡方式：啮合套；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；","67800","新2017265","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1654；整机型式:4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高mm：5360×3400×3100；整机轴距mm:2688；整机轮距(前轮/后轮)mm:1880.1930.1980/1700-2300；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无极调节；整机最小使用质量kg：7580；整机配重(最大)kg:660/0；整机挡位数(前进/倒退/爬行):16+16梭式档；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机启动方式:电启动；驾驶室或安全架型式:简易驾驶室；前照灯型号:800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式:液压转向；转向、制动系转向器型式:摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式:双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式:双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式:干式双作用独立操作；传动系变速箱型式:(1+1)*4*4梭式主变速同步器，付变速啮合套；传动系变速箱换挡方式：啮合套.同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/18.4-42；","67800","新2017052","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL1604A;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5045×2240×2860；轴距或履带接地长mm：2635；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1630/1790；最小离地间隙：430mm；最小使用质量：4520kg；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；发动机型号：WP6G160E330;生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，进气方式：中冷增压；气缸数：6；缸径×行程mm：105×130；标定功率：118kw，标定转速：2200r/min；空气滤清器型式：旋式；空气滤清器型号：93空滤器;起动机型号：24V/6KW；冷却方式：水冷、增压中冷；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚/直径×长）：600×320×140；消声器重量（含消声腔）：12.2kg；燃油箱容积：185L；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转向阀；行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；驻车制动系型式：独立手制动；传动系前驱动桥型式\n：旱地型；传动系离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2组成式；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34；","67800","部20180880","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[4171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5465×2960×3080 .发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2019）第（0157）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1604-R","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW","67800","部20170398","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1604-QP","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW","67800","部20171727","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1604-5","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:118kw;  驱动方式:四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):4875×2150×3000","67800","苏农机（2019）第（0156）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1604-Q","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6kw","67800","部20171602","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊萨沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","萨沃1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：160马力，标定功率：118KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20190242","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1654","功率:122马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:122KW,标定转速2200R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","67800","部20170335","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1604-G","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：驾驶室：5030*2300*3250；安全架：5030*2300*3000；驱动方式：四轮驱动； 功率：118KW；国三发动机；轴距：2600mm ；轮距（前轮/后轮）：1600、1700、1800、1900、2000/1610、1710、1810、1910、2010(mm)；最小离地间隙：驾驶室：470；安全架：420；最小使用质量：驾驶室：4880kg；安全架：4200kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥100.3KW；最大牵引力：35KN","67800","部20180501","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","神州红1604","功率:117.6马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:117.6kW","67800","部20190278","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：117.7kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190074","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东欧迪重工有限公司","轮式拖拉机","宁拖1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5140×2340×3110/5140×2340×3110,轴距2670mm,最小使用质量5460kg/5490kg,最大配重(前/后):420/420(kg),变速箱型式:4×（2+1）×2组成式,换挡方式:啮合套换档,","67800","鄂2019168","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1604-2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2019）第（0144）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2019）第（0145）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):4980×2410×3010 .发动机与离合器联接方式：直联式","67800","2016TJ431","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：118KW/160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部2015207","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；配套功率：118KW；160马力","67800","部20170885","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；配套功率：118KW；160马力","67800","部20180507","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：117.6kW/118kW；驱动方式：四轮驱动","67800","豫2016208","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","杭奔野-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：四轮驱动\n轴距：2590mm\n常用轮距（前/后）：1810mm/1820mm\n最大牵引力：28400N\n整机外廓尺寸（长×宽×高）：4980×2300×2960mm\n整机最小使用质量：4770kg\n发动机标定功率：118kW\n行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","67800","部20190289","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","杭奔野-1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：四轮驱动\n轴距：2290mm\n常用轮距（前/后）：1610mm/1650mm\n最大牵引力：28400N\n整机外廓尺寸（长×宽×高）：4680×2150×2900mm\n整机最小使用质量：4100kg\n发动机标定功率：117.7kW\n行走系轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34","67800","部20190292","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm（至前配重）×2167mm（常用轮距）×2995mm（至驾驶室顶）；轴距：2720mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1720-2044mm，后轮1676-2304mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1700mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：5800kg（配驾驶室)；最大配重质量（前/后）：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进20/倒退15/爬行35；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（5×4）×2+（5×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","67800","部20152940","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1604B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5450kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0381）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0303）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动方式：四轮驱动；功率：117.7kw；外廓尺寸（长×宽×高）：4995×2180×2960mm，轴距：2520mm，最小使用质量：4750kg，主变速档位数：4，副变速档位数（2+1）×2，六柱式驾驶室；单片、干式、双作用离合器，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，主变速箱换档方式：啮合套换挡。","67800","部20180457","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000；轴距mm：2640；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520～2090；最小使用质量kg：4600；标定功率：118kW/117.7KW/117.6KW；发动机型号：WP6G160E330;/ LR6M3LR22/1360/ YC6J190-T302排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司/一拖（洛阳）柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司","67800","部20190553","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5044mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3040mm（至驾驶室顶）；轴距：2681mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1656-2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4800kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重400kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0164）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1604B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×2970mm（至驾驶室顶），选装2902mm（至安全架顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646、1720、1900、1928mm，后轮1656、1688、1884、2088mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：4400kg（配驾驶室），选装4140kg（配安全架）；标准配重质量（前/后）：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0，选装前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室，选装安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38，选装后轮14.9-30或16.9-30或14.9-30PR或13.6-38PR或16.9-34PR或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0302）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL1604","功率:118kW/160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：5080×2230×2975，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、水冷、立式、四冲程；标定功率：118kW（160马力）；标定转速：2200r/min，4.轴距或履带接地长：2570mm，5.最小使用质量：4640kg，6.标准配重（前/后）：440/180kg；最大配重（前/后）：440/360kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速/副变速/其他：4/3/2，8.变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","67800","苏农机（2019）第（0193）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1654-A","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5030mm×2330mm×3085mm 轴距：2550mm最小使用质量：5300kg 标定功率：121.3kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：121.3kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2017TJ440","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：117.6kw，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高）（mm）：5180×2210×3000（六缸机），4820×2210×3000（四缸机）；轴距（mm）：2590（六缸机），2300（四缸机）；常用轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）：1635/1730；最小使用质量（kg）：4600 （六缸机），4500（四缸机）。","67800","部20190260","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20170397","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(mm)：5340*2780*3170；驱动形式：四轮驱动；标定功率：118kW； 前后轮胎：18.4-26/20.8-38，轴距：2810mm,常用轮距（前轮/后轮）：1995/2030（mm），最小离地间隙：410mm,最小使用质量kg：6540 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）","67800","部20171620","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：118kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190264","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DONKORWOTION1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5000×2220×3030（mm），轴距：2630mm，常用轮距（前轮/后轮）：1700/1730，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：29KN,最大提升力：≥28.4KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，多路阀：三组,转向形式：液压转向，发动机型号：玉柴国ⅢYC6J190-T302，功率：117.6KW，驱动方式：四轮驱动","67800","部20180565","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW","67800","部20170690","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5270×2330×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：122kW; 发动机型号及制造商：WP6G165E330,潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；轴距：2800; 最小使用质量：5740; 配重：440/0; 档位数：16/16；4/4/2（快慢档）; 变速箱型式：(1+1)×4×4组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","部20170669","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5230*2300*3045；最小使用质量（kg）：4980；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：100.3","67800","部20180843","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060mm×2030mm×2810mm、轴距：2620mm、轮距：1685、1780、1880/1500-1800mm、最小使用质量：4850kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥100.3kW、发动机标定功率：118kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0、框架上最大提升力：≥28.4kN","67800","部20190271","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[4209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：117.7/117.6/118；驱动方式：四轮驱动；轴距或履带接地长（mm）：2820；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3LU23/1177E、广西玉柴机器股份有限公司YC6J190-T301、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G160E310A（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5270×2380×3050（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2820；最小使用质量(kg)：5880；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2+4×4×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","67800","苏农机（2018）第（0061）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（KW）：117.7/118/117.6；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/1177/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G160E310A/广西玉柴机器股份有限公司YC6J190-T301（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2300、外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2690，最小使用质量(kg)：5260；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","67800","苏农机（2018）第（0457）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：117.7kW/118kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5150*2285*3190,轴距（mm）：2688.5，常用轮距(前轮/后轮)（mm）: 1890/1662；  轮距调整方式(前轮/后轮)：翻转轮辐可调/翻转轮辐可调，最小使用质量（kg）:4910","67800","新2019024","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4835×2500×3100（㎜）；功率：117.7（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2560（㎜）；轮距（前/后）：1850/1800(mm);轮胎（前/后）：14.9-28/18.4-38；牵引力：32000（n）；最小使用质量5400（㎏）；最大配重（前/后）：500/540（㎏）","67800","新2018031","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：117.7KW/160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190359","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4900×2200×3000（驾驶室）；轴距或履带接地长:2350mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1700/1650；轮距(前轮/后轮)\n调整方式:有级可调/无级可调；最小使用质量:4600kg；\n标准配重（前/后）：380/320kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0；\n 主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：（2+1）/2","67800","部20190481","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","拖拉机","FB1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","新2017096","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：117.7kW；潍柴发动机标定功率：118kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","67800","豫2015187","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","飞驰FA1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190233","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:117.6kw；发动机型号:YC4A170-T300；轮距(mm):前轮1650,后轮1740；轴距(mm):2300；外廓尺寸(mm):4850×2230×2900。","67800","部20190606","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1654-G","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：121.3KW","67800","部2015615","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2850mm\n轮距(前轮/后轮):1720/1680mm\n外廓尺寸：单轮：5380×2785（选装双轮3500）×3300\n最小使用质量:单轮：6930；双轮：7780kg\n最大牵引力：35KN\t\n标定功率:122KW\n轮胎型号(前轮/后轮):18.4-26/20.8-38","67800","部20171176","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN1604C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：5075*2385*3160（高至空滤器顶）；最小使用质量：5300KG；最小离地间隙：485mm；发动机生产厂家：东风康明斯发动机有限公司；型号：QSB5.9-C160-31；标定功率：118KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","67800","部20180878","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：160马力（117.7kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170370","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5070mm×2340mm×2910mm, 轴距：2550mm，轮距（前轮/后轮）：1810mm、1830mm、1910mm、2030mm/1550mm～2200mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：480mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 5274kg，配重（最大）（前/后）： 440kg/490kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：118kW，发动机型号：WP6G160E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20180290","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1604CD","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5060mm×2080mm×2910mm（驾驶室）；5060mm×2080mm×2910mm（安全架）, 轴距：2595mm，轮距（前轮/后轮）：1610mm、1710mm、1810mm、1950mm/1590mm～2050mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：430mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 4607kg（驾驶室）；4450kg（安全架），配重（最大）（前/后）： 400kg/330kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：118kW，发动机型号：WP6G160E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20180503","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5460mm×2310mm×3190mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率: 117.6kW(160马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: YC6A190-T300,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0158 36 0023,制造商: 广西玉柴机器股份有限公司，5.轴距：2970mm，6.最小使用质量: 7600kg，7.配重:400kg/400kg，8.档位数: 48F+36R，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","67800","部2015870","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,最大配重(前/后):480/720(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡","67800","部20180485","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：160马力，功率：117.6KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国三","67800","苏农机（2018）第（0044）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):4800×2250×2850，轴距（mm）：2300，常用轮距（前轮/后轮mm）：1700/1770 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:420（前桥底部），最小使用质量(Kg)：4455，","67800","部20190085","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF1654；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5265×2330×3195mm；轴距：2815mm；轮距（前轮/后轮）：1995/1900mm；最小离地间隙（离地部位）：423mm；最小使用质量：5730kg；前轴质量/后轴质量：2250/3480kg；最大配重（前/后）：780/0kg；挡位数（前进/倒退）：16/16；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：103.7kw；最大牵引力：38KN；轮胎型号：16.9-28/18.4-42；","67800","苏农机（2017）第（0279）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):5205X2340X3350MM；驱动型式:四轮驱动；轴距:2673MM；轮距(前轮/后轮):1720、1815、1960、2000、2100/1660-2300MM；最小离地间隙:460MM/前桥；最小使用质量:5494KG；最大配重质量(前/后):588/480KG；档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12；发动机与离合器联结方式:直联式；动力输出轴功率:100.3KW；最大牵引力:28.7KN；发动机标定功率：118KW","67800","部20170633","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5400×2300×3250，轴距（mm）：2850，常用轮距（前轮/后轮mm）：1970/1750，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:420，最小使用质量(Kg)：6680，","67800","部20170637","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5100×2250×3030，轴距（mm）：2640，常用轮距（前轮/后轮mm）：1700/1790 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:400（前桥底部）,最小使用质量(Kg)：4735","67800","部20190084","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5040×2400×3080；轴距或履带接地长mm;2620；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1810/1850；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无极可调；最小使用质量：5240kg；标准配重（前/后）kg：780/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易式；前照灯型号：FT65.48.012；转向系型式：全液压式；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：湿式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双片、双作用；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2组合式；主变速箱换档方式：啮合套式；副变速箱换档方式：啮合套式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20170980","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180901","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180307","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：160马力（117.7kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170974","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4680×2320×3280；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5305 （kg）","67800","新2019101","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5300×2750×3090，轴距（mm）：2800,轮距（出厂mm）：2000/1780，最小使用质量（kg）:6400,最大配重（前/后）（kg）：780/720，档位数（前进/后退）：16/16，变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:720/1000,","67800","部20170378","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5010×2110×3000（至滤清器），轴距（mm）：2615,轮距（出厂mm）：1610/1692，最小使用质量（kg）: 4500,最大配重（前/后）（kg）：660/320，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×(2+1) ×2组成式，动力输出轴转速（r/min）: 760/850,","67800","新2019033","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（驾驶室）；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1670；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5000kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：780/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：117.6kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180954","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1654G","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×2400×2980mm；轴距：2700mm；轮距（前轮/后轮）：1850、1900、2000、2100/1700-2300mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：6300kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；标准配重(前/后)：780/480kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：121.3kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171566","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：118kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5350×2200（单）、3400（双）×3220；轴距：2750（mm）；最小使用质量：6400（单）kg、7500（双）（kg）","67800","部20171975","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4780×2320×3280；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5300（kg）","67800","新2019106","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5730mm×2520mm×3300mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率:121.5kW(165马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: SC8DK190.1G3, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0293 03 0020,制造商:上海柴油机股份有限公司，5.轴距：3080mm，6.最小使用质量:7360kg，7.配重:400kg/0，8.档位数: 14/7，9.变速箱型式:啮合套换挡，主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮（同步器）；10.安全驾驶室","67800","部20152881","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式:4×4四轮驱动;2.整机外廓尺寸(长×宽×高):5200mm×2200mm×3170mm;3.整机轴距或履带接地长: 2650mm; 4.整机轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1610、1710、1810、1950/1520～2120;5.整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1810/1730;6.发动机标定功率: 118kW (160马力)；7.发动机标定转速：2200r/min；8.行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；","67800","苏农机（2019）第（0179）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2017）第（0429）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5230×2300×2995mm；轴距：2670mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前660kg/后720kg；发动机标定功率：118kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5400kg。","67800","部20180271","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2300（2080-2880选配后双轮3500）×3100mm；轴距：2800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：122kW；轮胎型号：前轮18.4-26/后轮20.8-42；最小使用质量：6740kg（选配后双轮7540kg）。","67800","部20170349","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5130×2300×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：118kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5200kg。","67800","新2019121","2024-04-10","通用类","山东省",""]
[4250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：117.6kw；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)：4795mm×2100mm×2865mm；整机轴距：2330mm；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全驾驶室；标定功率：117.6kw；整机轮距(前轮/后轮)：1622mm/1642mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；整机最小使用质量：4588kg；整机标准配重(前/后)：440kg/172kg；整机档位数：16/8/0；整机动力输出轴功率：≧100.5kw；整机最大牵引力：≧29KN；驱动形式：四轮驱动；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；","67800","部20190266","2023-12-31","通用类","云南省",""]
[4251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):117.6","67800","苏农机（2017）第（0276）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20160648","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1604-E","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：118KW","67800","部20190604","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：118KW","67800","部20180072","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1604-G","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：118KW","67800","部20180074","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5250×2400×3000；最小使用质量:5400kg；配套动力（kW）:118；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2620； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1810、1850、1950/1608~1996； 最小离地间隙（mm）:470； 标准配重（kg）:440/400； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38。","67800","部20190489","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5280*2270*3270；最小使用质量（kg）：6610；档位数（前进/倒退爬行）：16/16/0；动力输出轴功率（KW）：≥100.1","67800","部20170356","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5380mm×2340mm×3140mm 轴距：2880mm最小使用质量：6740kg 标定功率：122kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：122kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2017TJ240","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：4900mm×2360mm×3100mm 轴距：2510mm最小使用质量：5000kg 标定功率：117.7kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：117.7kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2019TJ006","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ123","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RA1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：165马力；型式：4×4四轮驱动；","67800","部20152017","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ485","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）:5180×2380×3010 最小使用质量（kg）:5450 配套动力（kw）:117.6 型式:四轮驱动 轴距（mm）: 2610 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1880、1960、2040/1830～2020 最小离地间隙（mm）:470 重（最大）（kg）: 462/416 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/4/12 变速箱型式 :4×(2+1)×2组成式 轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动","67800","部20171742","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：160马力（118kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20181288","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","160马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5210×2140×2900mm；最大牵引力：33.5kN；动力输出轴标定功率下限：95.28kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位）：415mm；最小使用质量：4680kg；功率：118kW.","67800","部20180336","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：118kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5550×2800（选装双轮：3470）×3160,mm；轴距：2840mm；常用轮距（前轮/后轮）：1960/1890（单轮）、1960/2450（双轮）,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：430mm（拖挂固定架底部）；最小使用质量：6889（选装双轮7640）kg；标准配重（前/后）：780/480,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16F/16R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","67800","部20170916","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：117.6KW；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：4560×2150×2850mm（驾驶室）；轴距：2310mm；常用轮距：1700/1700（mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：395mm（前桥底部）；最小使用质量：4750kg；标准配重（前/后）：308/688；档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动","67800","部20190216","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5075×2115×2933；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:117.6（国三）;\n轴距（mm）:2731;\n最小使用质量（kg）:4836","67800","部20180825","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:118或选装117.6（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035","67800","部20171607","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):118；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5910×2500（选装双轮：3525）×3330；轴距(mm): 3100；常用轮距(前轮/后轮mm): 1910/1960（选装双轮：1910/2500）；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量(Kg): 8200（选装双轮：8600）；标准配重（前/后）kg：370/0；档位数(前进/倒退/爬行):24/8；主变速*副变速/其他：8/3+1；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式、气顶油操纵；驻车制动系型式：盘式、气顶油操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(3+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：同步器换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20170919","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1604C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):117.6；型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4950×2150×3150（选装四缸发动机：4700×2150×3150）；轴距(mm):2550（选装四缸发动机：2310）；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1680；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4750（选装四缸发动机：4150）；标准配重（前/后）kg：200/160；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004（选装前照灯：中远80大灯）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20181303","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):117.6；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5090×2350×3030；轴距(mm): 2582；常用轮距(前轮/后轮mm): 1805/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):5170；标准配重（前/后）kg：430/240；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20171756","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1604B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：117.6kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4730×2150×2950；轴距：2350mm；最小使用质量：4400kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：16/8/0；起动方式：电起动","67800","部20190043","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：4600×2200×2920；最小使用质量（kg）：4200；配套功率（kW）：117.7；PTO转速(r/min)：760/1000；","67800","部20181315","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：4900×2200×3090；最小使用质量（kg）：4520；配套功率（kW）：118；PTO转速(r/min)：760/1000；","67800","部20181314","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：118kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4950×2200×2950；轴距：2600mm；最小使用质量：4600kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：16/8/0；起动方式:电起动","67800","部20190042","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ，前轮14.9-28，后轮18.4-38，32+24梭式同步器和啮合套换挡，双速输出540/1000，液压转向，分置式强压提升器，电液控制前轮驱动和动力输出，爬行档，三路阀，国产悬挂，安全架,不带配重","67800","部20152840","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮14.9-26/后轮18.4-38、强压升降，双速输出540/1000、三路阀、驾驶室、新机罩、进口原装LUK离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","67800","部20180066","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1604B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮12.4-24后轮16.9-34、强压升降，双速输出760/1000、拉线双路阀、驾驶室、新机罩、进口14吋离合器、280L加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、液压离合、省油开关、不带前后配重","67800","部20190219","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5550×2355×3310(单胎)；5550×4205×3310（双胎）；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:118或选装117.6或117.7（国三）\n轴距（mm）:2835\n最小使用质量（kg）:6800","67800","部20170616","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；标定功率：160马力；外廓尺寸(长×宽×高)：4950mm×2200mm×2870mm；最小使用质量：4475kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1605/1715mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：直列、水冷、立式、四冲程；动力输出轴转速：540/760选装：（760/850）min；","67800","2019TJ044","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：118KW（160马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5050×2150×2900（驾驶室）、5040×2150×2890（安全架）；轴距（mm）：2610；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1600/1650；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：415；最小使用质量（kg）：4650（驾驶室）、4450（安全架）；档位数（前进/倒退）：16/8；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：WP6G160E330，标定功率（kW）：118；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","67800","部20190089","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率（KW）：117.7/118/117.6；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6A3LU23/1177/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G160E310A/广西玉柴机器股份有限公司YC6J190-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2690，最小使用质量(kg)：5260；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","67800","苏农机（2018）第（0458）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4835×2530×3100（㎜）；功率：117.7（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2560（㎜）；轮距（前/后）：1850/1800～2020(mm);轮胎（前/后）：14.9-28/18.4-38；牵引力：32000（n）；最小使用质量5400（㎏）；最大配重（前/后）：500/540（㎏）；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；驾驶室：有","67800","新2019144","2024-04-18","通用类","河南省",""]
[4285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：5180×3400×3100 ；轴距2730mm；最小使用质量7300kg；最大配重（前/后）：780kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16；采用（1+1）×4×4组成式变速箱；同步器+啮合套换挡；简易驾驶室","67800","部20170275","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5100×2120×3100；轴距：2600mm；常用轮距（前轮/后轮）：1600/1608；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：4260kg；标准配重（前/后）：440/228；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：封闭驾驶室；前照灯型号：泰山60型组合前照灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地水田兼用型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：啮合套换挡；副变速箱换挡型式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/18.4-34","67800","部20190286","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:117.7KW     驱动方式：四轮驱动","67800","部20171010","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1604-S","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:117.6KW  驱动方式：四轮驱动","67800","部20171674","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","苏农机（2018）第（0371）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：117.6；驱动方式：四轮驱动；","67800","部20190595","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：118，发动机商标或品牌：东方红、潍柴道依茨、玉柴，发动机型号：LR6M3Z-23、WP6T160E22、YC6J180L-T21，轴距（mm）：2668，最小使用质量：（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数：（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有","67800","部20152912","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSG1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：122.0；驱动方式：四轮驱动；","67800","部20170235","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0328）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0330）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：117.7kW 马力：160马力 驱动方式：四轮驱动","67800","豫2015264","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1604B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：117.7kW 马力：160马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190033","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1704","功率:170马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：125。","67800","部2015765","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：117.6。","67800","部20180499","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔KE1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）5290×2125×2790mm, 轴距：2630mm， 常用轮距（前轮/后轮）：1590/1690mm， 档位：16+8啮合套换挡， 最大牵引力：≧39.1KN，  动力输出转速（PTO): 760/850 r/min ，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍坊潍柴WP6G160E330 功率：118KW， 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190572","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","山东科尔1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5400*2400*3120（mm），轴距：2890mm，常用轮距（前轮/后轮）：1940/1860，档位：16+16同步器换挡，最大牵引力：40KN,最大提升力：≥28.5KN，动力输出转速（PTO）：540/1000r/min，多路阀：三组,转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G165E330或玉柴国ⅢYC6J190-T300，功率：122/121.3KW，驱动方式：四轮驱动。","67800","部20170666","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力，117.6kW（选装118kW）；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：4260×2150×2900(四缸发动机） 4550×2150×2900(选装六缸发动机）；轴距（mm）：2310（四缸发动机）、2570(选装六缸发动机）；最小使用质量（kg）：4550(四缸发动机)、4640(选装六缸发动机)。","67800","部20181283","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171160","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：118，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6M3Z-23、WP6T160E22、YC6J180L-T21，轴距（mm）：2668，最小使用质量（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）780/无（双），档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","部20152810","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1604TC","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3100(驾驶室）2920（安全架），驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：118，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G160E330，轴距（mm）：2600，最小使用质量（kg）：4795（安全架）、4815（驾驶室），配重（kg）(前/后)：380/720，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","67800","苏农机（2019）第（0048）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR1604A","功率:118KW(160马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：118KW(160马力 ）；驱动方式：四轮驱动；\n外廓尺寸(长×宽×高)  5120mm×2380mm×3100mm； \n轴距或履带接地长 2630mm  ； \n轮距(前轮/后轮)1760mm、1860mm、1960mm、2060/1700-1940mm； \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 1760mm /1880mm  ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/无级可调 ；\n最小离地间隙 490mm ； \n最小使用质量 5580 kg ；\n标准配重(前/后) 660/480 kg ；\n最大配重(前/后) 780/720 kg ；\n档位数  前进/倒退/爬行 / 16/8/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 4/(2+1)×2/0 ；","67800","部20180797","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率：117.7kw；外廓尺寸（长×宽×高）：5090*2370*3040mm，轴距：2560mm，最小使用质量：5370kg，最大配重（前/后）：900/684kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，六柱式驾驶室。","67800","部20170201","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","JSF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118","67800","苏农机（2017）第（0414）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：160马力","67800","新2019071","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：117.7KW/160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180303","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：117.7KW/160马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170659","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：121","67800","部20152404","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：5025*2270*3235mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：117.6KW；国三发动机；轴距：2550mm ；轮距（前轮/后轮）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5130kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：100.0KW；最大牵引力：35KN","67800","部20171121","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：165马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20170364","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发送机标定功率：160马力","67800","新2019069","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机 （原：拖拉机）","SH1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5360mm×2700mm×3100mm、轴距：2688mm、轮距：1880mm、1930mm、1980mm/1700mm-2300mm、最小使用质量：7580kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥103.1kW、发动机标定功率：121.3kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/16/0、框架上最大提升力：≥29.2kN","67800","部20170929","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[4316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL1804","功率:132.5kW/180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：5110×2380×3200，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、直喷、水冷、四冲程；标定功率：132.5kW（180马力）；标定转速：2200r/min，4.轴距或履带接地长：2650mm，5.最小使用质量：5130kg，6.标准配重（前/后）：900/240kg；最大配重（前/后）：900/480kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速/副变速/其他：4/（2+1）/2，8.变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","67800","苏农机（2019）第（0194）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5100×2260×3200；轴距mm：2650；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520~2120；最小使用质量kg：5500；标定功率：132.5kW；发动机型号：WP6G180E330;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","67800","部20180493","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.5.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5645×2913（3550双胎）×3450.发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2016）第（0407）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","勇猛机械股份有限公司","轮式拖拉机","YM1804-G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；","67800","部20180857","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[4320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5300×2370×3270（驾驶室）；轴距或履带接地长：2710；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1860；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5700kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：440/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：直联；功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180955","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（驾驶室）；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1670；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5000kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：780/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180815","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20171759","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重560kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","67800","苏农机（2017）第（0310）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5450kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0382）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1804L","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5300mm×2328mm×3072mm；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1700mm、1800mm、1912mm、2080mm，后轮1750-1854mm，后轮选装固定轮距1800mm；常用轮距（前轮/后轮）：1800mm/1800mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节，选装定值；最小使用质量：6100kg；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行32，选装前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：4×4×（2+2）组成式，选装4×4×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-38，选装后轮18.4-38（平花)、18.4-38（中花）、18.4-38（高花）或18.4R38(平花）；液压悬挂装置型式：后置、3N类、三点悬挂","67800","苏农机（2019）第（0004）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：4900×2300×3090；最小使用质量（kg）：5100；配套功率（kW）：132.5；PTO转速(r/min)：760/1000；","67800","部20171763","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高):5150×2320×3115mm（驾驶室）；轴距:2630mm；常用轮距(前轮/后轮):1954mm/1620mm；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调；最小使用质量:5460kg/；标准配重(前/后):600kg/240kg；档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0；发动机与离合器联接方式:直联；起动方式:电起动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):安全驾驶室；前照灯型号:ZJ-2017；转向系型式:前轮液压转向；行车制动系型式:单片、盘式制动器，液压操纵；驻车制动系型式：机械手制动；离合器型式:干式、双作用、常接合式；动力输出轴离合器型式:后置独立式；传动系变速箱型式:4×(4+1)×2组成式；主变速箱换档方式:啮合套换挡；副变速箱换档方式:啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38.","67800","部20190511","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[4328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；标定功率：132.5KW；180马力","67800","部20170886","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；标定功率：132.5KW；180马力","67800","部20180504","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：132.4kW/132.5kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170300","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC1804-2","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；标定功率：132.5KW；180马力","67800","部20180505","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.4KW/180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部2015206","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","神州红1804A","功率:132.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:132.4KW,标定转速2200R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","67800","部20190279","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","神州红1804","功率:132.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:132.4kW","67800","部20190282","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1804J","功率:132.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:132.4KW,标定转速2200R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","67800","部20180295","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1804J-A","功率:132.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:132.4kW","67800","部20190277","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1804A","功率:132.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:132.4KW,标定转速2200R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","67800","部20180294","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊萨沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","萨沃1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：180马力，标定功率：132.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20190243","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1804J-H","功率:132.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:132.4kW","67800","部20190284","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5465×2960×3080 .发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2019）第（0158）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","MR1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4kw。","67800","部20171603","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL1804;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm;5120×2300×3080；轴距或履带接地长mm;2600；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1810/1780；轮距(前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5240kg；标准配重（前/后）kg：1050/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速档位数：2；副变速档位数：4；其他档位数：4；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：双片油浴盘式制动器：驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：（1+1）×4×4组成式；主变速箱换挡方式：啮合套/同步器换挡；副变速箱换挡方式 ：啮合套/同步器换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20180525","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[4343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1804；整机型式:4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5350×3400×3030；整机轴距mm:2688；整机轮距(前轮/后轮)mm:1880.1930.1980/1700-2300；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无极调节;整机最小使用质量kg:7580;整机配重(最大)kg:660/0;整机挡位数(前进/倒退/爬行):16+16梭式档；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机启动方式:电启动；驾驶室或安全架型式:简易驾驶室；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向、制动系转向系型式：液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；转向、制动系制动系型式：双片油浴盘式制动器；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：(1+1)*4*4梭式主变速同步器，付变速啮合套；传动系变速箱换挡方式：啮合套.同步器；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/18.4-42；","67800","新2017053","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1804-5","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.5.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5300×2505×3000. 发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2018）第(0374)号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","滦南县益发合农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","TN1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动力输出轴标定功率下限129.4kW，动力输出轴标定功率上限129.4kW，最大牵引力为54kN，最大牵引功率107.6kW，最大牵引功率工况下的牵引比油耗347g/（kW.h），最大液压输出功率与发动机标定功率之比14%，框架上最大提升力38kN","67800","部20181305","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-1804F；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5000×2290×2950；整机轴距或履带接地长mm:2620；整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1720;1810;1880;1960/1660-2400；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1720/1760；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；整机最小使用质量kg:5100；整机标准配重(前/后)kg:440/480；整机最大配重(前/后)kg:660/480；整机挡位数前进/倒退/爬行：16/8；整机主变速/副变速/其他：4/（2+1）/2；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：四柱驾驶室；前照灯型号：KY-005 KY-006；转向系型式：液压转向；转向系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；制动系行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；制动系驻车制动系型式：盘式手制动；传动系前桥型式：整体桥壳末端行星机构减速；传动系离合器型式：干式双作用独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2啮合套换挡组成式；传动系主变速箱换挡方式：同步器；传动系副变速箱换挡方式：啮合套；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；","67800","新2017266","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5710×2660×3350mm；轴距：3080mm；最小使用质量：8200kg；最大配重（前/后）：390/-kg；档位数（前进/倒退/爬行）：14/7/无；变速箱型式：（2+1）×7；安全驾驶室。","67800","部20170255","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：136kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5470×2780×3110mm；轴距：2850mm；最小使用质量：6975kg；最大配重（前/后）：780/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；安全驾驶室。","67800","部20171618","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm（至前配重）×3400mm（常用轮距）×3045mm（至驾驶室顶）；轴距：2720mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1720-2044mm，后轮1676-2304mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1700mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：6600kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（5×4）×2+（5×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-30/后轮18.4-42；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","67800","苏农机（2017）第（0081）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5040×2385×2900；驱动型式：四轮驱动；配套功率：132.3kW; 发动机型号及制造商：YC6J200-T301，广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2582; 最小使用质量：5370; 标准配重：660/480; 档位数：16/8/0； 变速箱型式：4×(2+1)×2组合式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","部20180551","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2850mm\n轮距(前轮/后轮):双轮：2000/2350；单轮：2000/2010\n外廓尺寸：单轮：5380×3500（选装单轮2785）×3300\n最小使用质量:双轮：7780；单轮：6930kg\n最大牵引力：38KN\t\n标定功率:136KW\n轮胎型号(前轮/后轮):18.4-26/20.8-38","67800","部20171178","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4kw","67800","部20171601","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2650mm\n轮距(前轮/后轮):1850/19000mm\n外廓尺寸：5150×2400×3000\n最小使用质量:5180kg\n最大牵引力：32.3KN\t\n标定功率:132.5KW\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","67800","部20180557","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:132.5kw；发动机型号:WP6G180E330；轮距(mm):前轮1950,后轮1850；轴距(mm):2650；外廓尺寸(mm):5150×2250×3000。","67800","部20190609","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;132.4;发动机型号：LR6M3LR22/1324;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：同步器换挡及啮合套换档；轮胎型号：14.9-28/18.4-38；其它：浮动控制、高度调节、后置三点悬挂；","67800","部20181252","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","潍柴发动机标定功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","67800","部20170660","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力，132.5kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：5180×2100×3200；轴距（mm）：2620；最小使用质量（kg）：5610。","67800","部20190275","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","飞驰-FB1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","新2018016","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HCJT1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4930×2305×3020；轴距或履带接地长mm:2585；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1890/1800；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调 ；最小使用质量:5390kg ；标准配重（前/后）：780/160kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0； 主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：（2+1）/2","67800","新2018038","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5540×3430×3120（双后轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:133KW；发动机型号:66CW3.1189；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7500(单轮)kg，8600（双轮）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）：24/24档；变速箱型式：半动力换挡变速箱；驾驶室型式：封闭驾驶室","67800","部20160406","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.4KW/180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190361","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2800×3130（㎜）；功率：132.4（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2830（㎜）；轮距（前/后）：1800/1800(mm);轮胎（前/后）：16.9-28/18.4-42；牵引力：35000（n）；最小使用质量6600（㎏）；最大配重（前/后）：780/720（㎏）","67800","新2018041","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：132.4kW/132.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5150*2285*3190，轴距（mm）：2688.5，常用轮距(前轮/后轮)（mm）: 1890/1662；  轮距调整方式(前轮/后轮)：翻转轮辐可调/翻转轮辐可调，最小使用质量（kg）:4910","67800","新2019022","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5180mm×2300mm×3000mm、轴距：2680mm、轮距：1750mm、1790mm、1830mm、1850mm/1600mm-1900mm、最小使用质量：5350kg、最小离地间隙：465mm、动力输出轴功率：≥106kW、发动机标定功率：132.5kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0、框架上最大提升力：≥32kN","67800","部20190272","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[4365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏清拖装备制造有限公司","轮式拖拉机","JSF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.5","67800","苏农机（2018）第（0502）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5285*2395*3100；最小使用质量（kg）：5595；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：106","67800","部20180842","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5270×2330×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：136kW; 发动机型号及制造商：WP6G185E330,潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；轴距：2800; 最小使用质量：5900; 配重：440/0; 档位数：16/16；4/4/2（快慢档）; 变速箱型式：(1+1)×4×4组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","部20170668","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1804T","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2250×3100(驾驶室）2950（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：132.4，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G180E330A，轴距（mm）：2600，最小使用质量（kg）：4920（安全架）5060（驾驶室），配重（kg）(前/后)：350/510，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/无，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：选装","67800","苏农机（2019）第（0163）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:5300x3000x3100， 整机质量（kg）:6940 ，配套动力（kw）:132.4 ，型式:轮式四轮驱动， 轴距（mm）:2660 ，轮距（前轮/后轮） （mm）:1800,1900，2000/1620～2420， 最小离地间隙（mm）:375 ，最大配重（前/后）（kg）:780/480， 档位数（前进/倒退）:16/16， 动力输出轴输出功率（kw）:112.6，最大牵引力（KN）:52.5，驾驶室或安全架:驾驶室， 转向系形式:全液压转向，离合器型式:双作用， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42 ，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，3类 ，调节方式:力位调节 ，动力输出轴型式:独立式。","67800","部20170361","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：136kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170180","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw)：132.5kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180536","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(mm)：5340*2780*3170；驱动形式：四轮驱动；标定功率：132.5kW； 前后轮胎：18.4-26/20.8-38，轴距：2810mm,常用轮距（前轮/后轮）：1995/2030（mm），最小离地间隙：410mm,最小使用质量kg：6540  档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）","67800","部20171621","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：132.5kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190263","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：185马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20170365","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：132.5kw，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高）（mm）：5180×2260×3000；轴距（mm）：2650；常用轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）： 1810/1750 ；最小使用质量（kg）： 4700 ；起动方式： 电启动 。","67800","部20190258","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1854-A","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5030mm×2330mm×3085mm 轴距：2550mm最小使用质量：5300kg 标定功率：136kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：136kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2017TJ441","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:（双轮）5150×3240×3000、（单轮）5150×2180×3000；最小使用质量:6080（双轮）、5530（单轮）kg；配套动力（kW）:132.4；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2560； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1890、1950、2070/1620~2420（单轮）2230（双轮）； 最小离地间隙（mm）:460； 标准配重（kg）:单轮520/400、双轮：520/0； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38。","67800","部20190490","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1804-QP","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4；传动系副变速箱换档方式：负载变速（动力换挡）","67800","部20180795","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5010×2110×3100（至滤清器），轴距（mm）：2615,轮距（出厂mm）：1610/1692，最小使用质量（kg）: 4500,最大配重（前/后）（kg）：780/480，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×(2+1) ×2组成式，动力输出轴转速（r/min）: 760/850,","67800","新2019029","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：4×4四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5300×2750×3090，轴距（mm）：2800,轮距（出厂mm）：1820/1780，最小使用质量（kg）:6400,最大配重（前/后）（kg）：780/720，档位数（前进/后退）：16/16，变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，动力输出轴转速（r/min）:720/1000,","67800","部20170376","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,最大配重(前/后):480/720(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","67800","部20180486","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4680×2320×3280；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5305 （kg）","67800","新2019102","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5460mm×2370mm×3230mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率: 132.4kW(180马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: YC6A210-T300,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0158 30 0008,制造商: 广西玉柴机器股份有限公司，5.轴距：2970mm，6.最小使用质量: 7800kg，7.配重:400kg/800kg，8.档位数: 48F+36R，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","67800","部2015869","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170309","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180305","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机WP6G180E330功率132.5千瓦;四轮驱动4*（2+1）*2变速箱;双作用；直接联接;动力输出轴独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 5145（至前配重）×2345（常用轮距）×3075(至空滤器顶) 整机轴距或履带接地长 mm 2657 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202后轮：1620～2420 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮：1792 后轮：1835 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/无级可调 ；整机最小离地间隙 mm 465(前驱动桥中间放油螺塞) ；整机最小使用质量 kg 5420 ；整机标准配重(前/后) kg 前配重780，后配重480 ；整机最大配重(前/后) kg 前配重900，后配重720","67800","苏农机（2018）第（0009）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2017）第（0430）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2400×3250，双轮：5280×3400×3250，轴距（mm）：2760，常用轮距（前轮/后轮mm）单轮：1960/1760，双轮：1960/2350；轮距(前轮/后轮)调整方式：单轮：有级可调/无级可调，双轮：有级可调/不可调，最小离地间隙（mm）:435（拖挂架底部），最小使用质量(Kg)：单轮6755，双轮：7505","67800","部20171752","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5450（至前配重架）X2340（常用轮距）X3310（消声器顶）MM；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：136kw；轴距:2855MM；常用轮距(前轮/后轮):前轮：2005/后轮：1860MM；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节/后轮无级调节；最小使用质量:6971KG；标准配重(前/后):665/468KG；档位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退16/爬行0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：4/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；驾驶室或安全架：型号，ST2004.45.001;型式：六柱式拖拉机驾驶室；生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：泰山80型组合前照灯；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；行车制动系型式：静液压盘式（双片）制动器；驻车制动器型式：手动，机械制动；前驱动桥型式：水田；离合器型式：双片、干式、独立操作双作用离合器；动力输出轴型式：后置独立式；变速箱型式：4×4×（1+1）；主变速箱换挡方式：同步器套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/18.4-42","67800","部20170918","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1854A","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5250*2340*3100；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：136kw；轴距：2650mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1960/1880；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量5650kg；标准配重（前/后）:780/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：（2+1）×2/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式: 双片盘式制动器、液压操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式 ；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式 ；主变速箱换挡方式：同步器换挡  ；副变速箱换挡方式：同步器换挡  ；轮胎型号（前轮/后轮）：12.9-26/18.4-38","67800","部20180469","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛2104②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：5130×2350(单轮胎)/ 3625(双轮胎)×3190⑤轴距（mm）：2910⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1690、1820、2000、2130后轮：1860～2300（单轮胎）/2455（双轮胎）⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1860/1860（单轮胎）1860/2455（双轮胎）⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调（双轮胎不可调）⑨最小离地间隙（mm）：540⑩最小使用质量（kg）：6330（单轮胎）/7280（双轮胎）?标准配重(前/后)（kg）：720/480?最大配重(前/后)（kg）：1200/480?档位数前进/倒退/爬行: 16/16/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/4/2?各档理论速度（km/h）：前进：3.09、4.05、5.01、6.21、6.00、7.84、9.71、12.03、6.78、8.87、10.97、13.61、15.32、20.02、24.78、30.72倒退：2.64、3.45、4.27、5.29、5.12、6.69、8.28、10.26、5.79、7.57、9.36、11.61、13.07、17.08、21.14、26.20?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：131?最大牵引力（kN）：37.2★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：1504.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：WP6G220E330③生产厂：潍柴(潍坊）中型柴油机有限公司④进气方式：增压中冷⑤气缸数：6⑥缸径×行程（mm）：105×130⑦标定功率（kW）：155⑧标定转速（r/min）：2200⑨型式核准证书：CN FC G3 00 0583000005 000001⑩空气滤清器型式：干式?空气滤清器型号：KLQ518D-1000?起动机型号：M100R2004SE-00-0000?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×300×130②消声器（含消声腔）重量（kg）：12±0.3★（五）前照灯①型号：VK-003/VK-004★（六）后视镜①型号：G804-","67800","苏农机（2018）第（0319）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","黄海金牛1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","★（一）整机①型号：黄海金牛1804②型式：四轮驱动③用途：一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：5130×2350(单轮胎)/ 3625(双轮胎)×3190⑤轴距（mm）：2910⑥轮距(前轮/后轮)（mm）：前轮：1690、1820、2000、2130后轮：1860～2300（单轮胎）/2455（双轮胎）⑦常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1860/1860（单轮胎）1860/2455（双轮胎）⑧轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调（双轮胎不可调）⑨最小离地间隙（mm）：540⑩最小使用质量（kg）：6330（单轮胎）/7280（双轮胎）?标准配重(前/后)（kg）：720/480?最大配重(前/后)（kg）：1200/480?档位数前进/倒退/爬行: 16/16/-?档位数主变速/副变速/梭行档: 4/4/2?各档理论速度（km/h）：前进：3.09、4.05、5.01、6.21、6.00、7.84、9.71、12.03、6.78、8.87、10.97、13.61、15.32、20.02、24.78、30.72倒退：2.64、3.45、4.27、5.29、5.12、6.69、8.28、10.26、5.79、7.57、9.36、11.61、13.07、17.08、21.14、26.20?发动机与离合器联接方式：直联?起动方式：电启动?动力输出轴功率（kW）：113.2?最大牵引力（kN）：37.2★（二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）①型号：1504.45.001②型式：六柱式安全驾驶室★（三）发动机①型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号：WP6G180E330③生产厂：潍柴(潍坊）中型柴油机有限公司④进气方式：增压中冷⑤气缸数：6⑥缸径×行程（mm）：105×130⑦标定功率（kW）：132.5⑧标定转速（r/min）：2200⑨型式核准证书：CN FC G3 00 0583000035 000002⑩空气滤清器型式：干式?空气滤清器型号：KLQ518D-1000?起动机型号：M100R2004SE-00-0000?冷却方式: 强制循环水冷★（四）排气管①消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）：600×300×130②消声器（含消声腔）重量（kg）：12±0.3★（五）前照灯①型号：VK-003/VK-004★（六）后视镜①型号：G","67800","苏农机（2018）第（0318）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF1854；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5270×2330×3200mm；轴距：2820mm；轮距（前轮/后轮）：1995/1900mm；最小离地间隙（离地部位）：440mm；最小使用质量：5920kg；前轴质量/后轴质量：2250/3480kg；最大配重（前/后）：780/0kg；挡位数（前进/倒退）：16/16；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：115.6kw；最大牵引力：39KN；轮胎型号：16.9-28/18.4-42；","67800","苏农机（2017）第（0280）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1854F","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF1854F；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5120×2380×3100mm；轴距：2630mm；轮距（前轮/后轮）：1860/1880mm；最小离地间隙（离地部位）：470mm；最小使用质量：5650kg；最大配重（前/后）：560/470kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：≧110.1kw；最大牵引力：≧32.3KN；轮胎型号：14.9-26/18.4-38；","67800","部20180497","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF1804；整机型式：4×4驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5050×2110×2940mm；轴距：2610mm；轮距（前轮/后轮）：1615/1620；最小离地间隙（离地部位）：460mm；最小使用质量：4620kg；最大配重（前/后）：430/520kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：≧105.8kw；最大牵引力：≧35KN；轮胎型号：14.9-28/18.4-38；","67800","部20180910","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5140×2250×3140，轴距（mm）：2670，常用轮距（前轮/后轮mm）：1830/1760 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:490，最小使用质量(Kg)：5550","67800","部20180553","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5130×2360×3120，轴距（mm）：2670，常用轮距（前轮/后轮mm）：1790/1850 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:450（前桥底部），最小使用质量(Kg)：5250","67800","部20190083","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：180马力，,功率：132.4KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国三","67800","部20180085","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：180马力，标定功率：132.5KW，驱动方式：四驱，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20180589","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5750×2320×3210mm；最小使用质量：6330kg；转向器型式：开芯无反应式；制动系型式：多片湿式盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式；变速箱型式：（6+4）×4×2组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路阀","67800","部2015735","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1804-3","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5060mm×2080mm×2910mm（驾驶室）；5060mm×2080mm×2910mm（安全架）, 轴距：2595mm，轮距（前轮/后轮）：1610mm、1710mm、1810mm、1950mm/1590mm～2050mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：430mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 4607kg（驾驶室）；4450kg（安全架），配重（最大）（前/后）： 400kg/330kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：132.5kW，发动机型号：WP6G180E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20190252","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","\"结构尺寸（长*宽*高）： 5420mm*3400mm（双胎）[或2200mm（单胎）]*3110mm 最小使用质量： 7672kg\n配套动力： 132.5kW 轴距： 2760mm\n轮距（前轮/后轮）： 2010mm、（1720mm、1880mm、2100mm）/2380mm（1680mm-2380） 轮距（前轮/后轮）调整方式： 有级调节/无级可调\n最小离地间隙： 450mm 前轴质量/后轴质量： 2539kg/5133kg\n最大配重： 672kg/720kg 发动机与离合器联接方式： 直联式\n启动方式： 电启动 动力输出轴功率： ≥112.7kW\n档位数（前进/倒退/爬行）： 16/16/0 驱动型式： 四轮驱动。排放阶段：第三阶段\"","67800","部20170375","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5070mm×2340mm×2910mm, 轴距：2550mm，轮距（前轮/后轮）：1810mm、1830mm、1910mm、2030mm/1550mm～2200mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：480mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 5274kg，配重（最大）（前/后）： 440kg/490kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：132.5kW，发动机型号：WP6G180E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20180287","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5730mm×2520mm×3440mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率: 136.5kW(185马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号:SC9DK215G3, 发动机型式核准证书号: CN FC G3 0293 03 0041,制造商:上海柴油机股份有限公司，5.轴距：3080mm，6.最小使用质量:7660kg，7.配重:400kg/0，8.档位数: 14/7，9.变速箱型式:啮合套换挡，主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮（同步器）；10.安全驾驶室","67800","部20152882","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：180马力（132.4kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170369","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；型式：4*4四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5280*2780*3270；最小使用质量（kg）：6655；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；动力输出轴功率（KW）：≥112.6","67800","部20170357","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1804-G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：132.5KW","67800","部20180073","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5560×3600×3220mm，四轮驱动，发动机标定功率132.5kW，轴距：2840mm，最小使用质量7800kg，最大配重（前/后）：900/0kg，档位（前进/倒退/爬行）：16/16/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，有驾驶室。","67800","部20180696","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：132.5KW","67800","苏农机（2018）第（0177）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1804E","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.4。","67800","部20190514","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):132.4","67800","苏农机（2017）第（0277）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5230×2300×2995mm；轴距：2670mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前660kg/后720kg；发动机标定功率：132.5kW；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38选装：380/85R28/460/85R38；最小使用质量：5570kg。","67800","部20180274","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20160643","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：132.5kw；外廓尺寸：5200mm*2310mm*2960mm；发动机型号：WP6G180E330（国三发动机）；制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段轴距：2640mm；最小使用质量：5160kg；配重：780/720kg；档位数：16/8；变速箱形式：4*（2＋1）*2组合式；驾驶室：LT1804.45.011；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室","67800","苏农机（2017）第（0347）号","2021-12-31","通用类","云南省",""]
[4415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)双排轮：5500×3360×3340（至空滤器顶）单排轮：5500×2775×3340（至空滤器顶）；最小使用质量KG:\t\n双排轮：7540；单排轮：6800；发动机功率KW:132.5；驱动方式:四轮驱动；","67800","苏农机（2018）第（0053）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1804G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)5200×2280×3200；最小使用质量KG:5400；发动机功率KW:132.5；驱动方式:四轮驱动；","67800","部20190208","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式:4×4四轮驱动;2.整机外廓尺寸(长×宽×高):5200mm×2200mm×3170mm;3.整机轴距或履带接地长: 2650mm; 4.整机轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1610、1710、1810、1950/1520～2120;5.整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1810/1730;6.发动机标定功率: 132.5kW (180马力)；7.发动机标定转速：2200r/min；8.行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38;","67800","苏农机（2019）第（0178）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式:4×4四轮驱动;2.整机外廓尺寸(长×宽×高): 5360mm×2230mm×3230mm;3.整机轴距或履带接地长: 2745mm; 4.整机轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1650、1750、1850、1950/1520～2120;5.整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1750/1750;6.发动机标定功率: 132.5kW (180马力)；7.发动机标定转速：2200r/min；8.行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38;","67800","苏农机（2019）第（0177）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1854-G","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：136KW","67800","部2015616","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4680×2320×3280；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5305（kg）","67800","新2019107","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5050×2250×2950mm，四轮驱动，发动机标定功率132.4kW，轴距：2590mm，最小使用质量5300kg，最大配重（前/后）：640/480kg，档位（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，有驾驶室。","67800","苏农机（2018）第（0025）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5480×2200（单）、3400（双）×3220；轴距：2750（mm）；最小使用质量：6400（单）kg、7500（双）（kg）","67800","部20171974","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1804G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3340×3200 (双轮) 5290×2400×3200（单轮）mm；轴距：2700mm；轮距（前轮/后轮）：1850、1900、2000、2100/2300（双轮）1850、1900、2000、2100/1700～2300（单轮）mm；常用轮距(前轮/后轮)：1850/2300（双轮）；1850/1850（单轮）mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/不可调整（双轮）有级调整/无级调整（单轮）；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：7050(双轮)； 6500(单轮)kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；标准配重(前/后)：780/0(双轮)；780/480(单轮)kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171567","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5KW,马力：180马力，排放阶段：国三，驱动方式：四驱","67800","苏农机（2018）第（0046）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：180马力，标定功率：132.5KW，，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；驱动方式：四驱","67800","部20190069","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:132.5kw;排放阶段：国三；发动机气缸数：6，马力：180马力，驱动方式：四驱","67800","部20190521","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2300（2080-2880选配后双轮3500）×3100mm；轴距：2800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：136kW；轮胎型号：前轮18.4-26/后轮20.8-42；最小使用质量：6800kg（选配后双轮7600kg）。","67800","部20170350","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5300×2345×2995（驾驶室）；轴距或履带接地长：2710；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1960/1820；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5320kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：780/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：直联；功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180818","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5550×2355×3310(单胎)；5550×4205×3310（双胎）；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:132.5或选装132.4（国三）;\n轴距（mm）:2835\n最小使用质量（kg）:6800","67800","部20170617","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮14.9-26/后轮18.4-38、强压升降，双速输出540/1000、三路阀、驾驶室、新机罩、进口原装LUK离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、不带前后配重","67800","部20180094","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","潍柴WP6G180E330国Ⅲ、前轮14.9-28后轮18.4-38、32+24梭式同步器和啮合套换挡、双速输出540/1000，液压转向、分置式强压提升器、电液控制前轮驱动和动力输出、爬行档、三路阀、空调驾驶室、不带配重","67800","部20170319","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1804FA","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5210×2360×3200，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：132.4，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、潍柴，发动机型号：YC6J200-T301、LR6M3LU22/1324E、LR6M3LU23/1324E、WP6G180E330A、WP6G180E330，轴距（mm）：2585，最小使用质量（kg）：5500，配重（kg）(前/后)：720/480，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","部20180102","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1804FC","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5210×2360×3200，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：132.4，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、潍柴，发动机型号：YC6J200-T301、LR6M3LU22/1324E、LR6M3LU23/1324E、WP6G180E330A、WP6G180E330，轴距（mm）：2585，最小使用质量（kg）：5500，配重（kg）(前/后)：720/480，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","部20180101","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1804K","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：132.4kW；潍柴发动机标定功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","67800","部20190526","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1804G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：132.4kW；潍柴发动机标定功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","67800","部20181261","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊凯沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KW1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:132.4kw；发动机型号:YC6J200-T301；轮距(mm):前轮1800,后轮1850；轴距(mm):2640；外廓尺寸(mm):5140×2325×3000.","67800","部20180568","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2350×3110（单轮），5420×3450×3110（双轮）;轴距：2760mm,最小使用质量:6300kg（单轮），7500kg（双轮）;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/16/0;起动方式:电起动","67800","部20170193","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4950×2200×2950；轴距：2600mm；最小使用质量：5000kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：16/8/0；起动方式：电起动","67800","部20190045","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5000×2340×3200；轴距（mm）：2550；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；前照灯型号：ZJ-2017；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套。","67800","部20190236","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5100×2250×3000，轴距：2580mm,最小使用质量:5300kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","67800","部20171596","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率(kW)：132.4；驱动方式：四轮驱动；轴距或履带接地长（mm）：2820；配套发动机型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3LU23/1324E、广西玉柴机器股份有限公司YC6J200-T302、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G180E310（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5270×2450×3140（至驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：6100；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2+4×4×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-26/20.8-38。","67800","苏农机（2018）第（0062）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):132.4；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5090×2350×3030；轴距(mm): 2582；常用轮距(前轮/后轮mm): 1805/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):5170；标准配重（前/后）kg：430/240；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20171765","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):136；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5300×3260×3100（选装双排轮5300×3900×3100）；轴距(mm): 2850；常用轮距(前轮/后轮mm): 2000/1780（单排轮）、2000/2420（双排轮）；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):6860（单排轮）/7360（双排轮）；标准配重（前/后）kg：550/0；档位数(前进/倒退/爬行):8/16/8；主变速*副变速/其他：4/4/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(1+1) ×4组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20171755","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):132.5；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5995×2500（选装双轮：3600）×3330；轴距(mm): 3100；常用轮距(前轮/后轮mm): 1910/1960（选装双轮：1910/2600）；轮距调整方式：不可调/不可调；最小使用质量(Kg): 9000（选装双轮：9400）；标准配重（前/后）kg：460/0；档位数(前进/倒退/爬行):24/8；主变速*副变速/其他：8/3+1；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：盘式、气顶油操纵；驻车制动系型式：盘式、气顶油操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(3+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：同步器换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20170920","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):132.4；型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4950×2150×3150；轴距(mm):2550；常用轮距(前轮/后轮mm): 1610/1680；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4750；标准配重（前/后）kg：200/160；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20181304","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1804E","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5075×2200×2933；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:132.4（国三）;\n轴距（mm）:2731;\n最小使用质量（kg）:5100","67800","部20190503","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:132.5或选装132.4（国三）\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035","67800","部20171609","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：180马力，标定功率：132.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20180078","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5kw；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5550×2700（选装双轮：3590）×3180,mm；轴距：2840mm；常用轮距（前轮/后轮）：2020/1890（单轮）、2020/2450（双轮）,mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：430mm（拖挂固定架底部）；最小使用质量：6989（选装双轮7860）kg；标准配重（前/后）：900/480,kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16F/16R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动","67800","部20170915","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","180马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5350×2330×3030mm；最大牵引力：34.3kN；动力输出轴标定功率下限：100.7kw；轴距：2650mm；最小离地间隙离地部位）：475mm；最小使用质量：5250kg;功率：132.5kW.","67800","部20180337","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","180马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5210×2140×2900mm；最大牵引力：34.3kN；动力输出轴标定功率下限：100.7kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位：415mm；最小使用质量：4680kg;功率：132.5Kw.","67800","部20190212","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：180马力（132.5kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20181289","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：180马力（132.5kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20181286","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）:5450mm×3450mm（单排轮2240mm）×3130mm 最小使用质量:7410kg（单排轮6610kg） ;配套动力（kW）:132.5；型式:四轮驱动;轴距（mm）:2690 轮距（mm）:1880（1810）/2970（2870~3070），单排轮1770（1670~1870） 最小离地间隙（mm）:490 配重（前/后）（kg）:580/210 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16/0 ; 变速箱型式:（1+1）×4×4 ;轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42","67800","部20170647","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）: 5170mm×2370mm×3010mm ；最小使用质量: 5470kg；配套动力（kW）:132.4；型式:四轮驱动;轴距（mm）: 2610； 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1880、1960、2040/1830～2020； 最小离地间隙（mm）: 470； 配重（最大）（kg）: 462/416； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/4/12；变速箱型式: 4×(2+1)×2组成式； 轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38；","67800","部20171743","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ122","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","PA1854-G","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：185马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ084","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ121","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5265mm×2410mm×3110mm 轴距：2670mm最小使用质量：5500kg 标定功率：132.5kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：132.5kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2019TJ007","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5450mm×3550mm×3050mm 轴距：2880mm最小使用质量：7500kg 标定功率：136kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：136kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2017TJ242","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，功率：132.4kw；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2335×3020mm，轴距：2560mm，最小使用质量：5440kg，最大配重（前/后）：900/684kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，变速箱型式4×（2+1）×2组成式，六柱式驾驶室。","67800","部20170204","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR1804A","功率:132.5KW(180马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5KW(180马力 ）；驱动方式：四轮驱动；\n外廓尺寸(长×宽×高): 5120 mm×2380 mm×3100  mm；\n轴距或履带接地长 2630mm  ； \n轮距(前轮/后轮) : 1760mm、1860 mm、1960 mm、2060 mm/1700 mm-1940mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1760mm/1880 mm ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 : 有级可调/无级可调 ；\n最小离地间隙:490mm ；\n最小使用质量:  5580kg ；\n标准配重(前/后) : 660kg/480kg；最大配重(前/后)  780kg/720kg ； \n档位数  前进/倒退/爬行 / 16/8/0 ；\n主变速/副变速/其他 / 4/(2+1)×2/0 ；","67800","部20180798","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","爱科（大庆）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5525×2550×3100mm 驱动型式：4×4四轮驱动；轴距:2993mm；最小离地间隙（离地部位）：480（牵引架下端）mm；最小使用质量:7500kg；前轴/后轴质量：3100/4400kg；配重(前/后):660/0kg；档位数（前进/倒退/爬行）：24/24/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；动力输出轴功率：≥115kw；最大牵引力：≥50kN；驾驶室型式：封闭驾驶室；转向系型式：静液压转向；转向器型式：伺服手动阀；制动系型式：液压制动；离合器型式：湿式多片；变速箱型式：半动力换挡变速箱；变速箱换挡方式：主变速器为同步换挡，副变速器为电液压控制负载换挡； 中央传动器型式（前/后）：螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮；差速器型式（前/后）：对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮；最终传动方式（前/后）：行星轮减速/行星轮减速；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","67800","部20151590","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：132.3，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6M3L-22、YC6A205L-T20、WP6T180E22、LR6M3L-23，轴距（mm）：2668，最小使用质量（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","部20152811","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180902","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171164","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力，132.5kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：4550×2150×2900；轴距（mm）：2570；最小使用质量（kg）：5050。","67800","部20190210","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180545","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔KE1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）5315×2190×2865mm, 轴距：2630mm， 常用轮距（前轮/后轮）：1690/1790mm， 档位：16+8啮合套换挡， 最大牵引力：≧42.0KN，  动力输出转速（PTO): 760/850 r/min ，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍坊潍柴WP6G180E330 功率：132.5KW， 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190571","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","山东科尔1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5400*2420*3120（mm），轴距：2890mm，常用轮距（前轮/后轮）：1940/1860，档位：16+16同步器换挡，最大牵引力：40KN,最大提升力：≥31.8KN，动力输出转速（PTO）：540/1000r/min，多路阀：三组，转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G185E330，功率：136KW，驱动方式：四轮驱动。","67800","部20170667","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5250×2430×3000（mm），轴距：2660mm，常用轮距（前轮/后轮）： 1790/1820，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：50KN,最大提升力：   31.8KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G180E330功率：132.5KW，驱动方式：四轮驱动","67800","部20180533","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):132.4","67800","苏农机（2017）第（0278）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：132.4kW 马力：180马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190035","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1804L","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：132.4kW 马力：180马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190065","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率:180马力；;驱动方式：四轮驱动；轴距:2650mm；外廓尺寸(长*宽*高):5040mm*2375mm*2930mm；整机最小使用质量:5165kg；","67800","2018TJ062","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1804G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率:180马力 ; 驱动方式：四轮驱动；轴距:2680mm；外廓尺寸(长*宽*高):5260mm*3322mm*3400mm；整机最小使用质量:7150kg；","67800","2018TJ063","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0331）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：132.4；驱动方式：四轮驱动；","67800","部20190597","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：132.3，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6M3L-22、YC6A205L-T21、WP6T180E22、LR6M3L-23，轴距（mm）：2668，最小使用质量（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","部20152913","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSF1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：136.0；驱动方式：四轮驱动；","67800","苏农机（2017）第（0354）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20180584","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1804-S","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率(kW)：132.4kW  驱动方式：四轮驱动","67800","部20180907","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20170700","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率(kW)：132.4kW  驱动方式：四轮驱动","67800","部20171012","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5100×2400×3200；轴距2700mm；常用轮距（前轮/后轮）：1935/1850；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：5640kg；标准配重（前/后）：440/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：盘式、液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：同步器换挡；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20180866","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4轮式；外廓尺寸：5210×3400×3150 ；轴距2730mm；最小使用质量7300kg；最大配重（前/后）：780kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16；采用（1+1）×4×4组成式变速箱；同步器+啮合套换挡；简易驾驶室","67800","部20170276","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：136kW（185马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5200×2350×2980(单排轮）、5200×3570×2980（双排轮）；轴距（mm）：2640；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1950/1850(单排轮）、1950/2450(双排轮）;最小使用质量（kg）：5550（单排轮）、6210（双排轮）；最小离地间隙（mm）：470（前桥底部）；档位数（前进/倒退）：16/8;发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；发动机型号：WP6G185E330，标定功率（kW）：136；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20180087","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：180马力","67800","部20171976","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：180马力","67800","新2018046","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：136","67800","部20152405","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：5230*2790*3300(单轮mm）、5230*3365*3300（双轮mm）； 驱动方式：四轮驱动 ；功率：132.4KW ；国三发动机；轴距：2760mm ；轮距（前轮/后轮）：1720、1815、1900、2000、2100/1680-2380（单轮mm）、1720、1815、1900、2000、2100/2300（双轮mm）；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：6700kg（单轮）、7252kg（双轮）；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：112.6KW；最大牵引力：38KN","67800","部20171120","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廊尺寸：5025*2270*3010；驱动方式：四轮驱动； 功率：132.5KW；国三发动机；轴距：2650mm ；轮距（前轮/后轮）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5550kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥112.6KW；最大牵引力：32KN","67800","部20180439","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.4KW/180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180304","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.4KW/180马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180299","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：180马力（132.5kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180470","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：180马力（132.4kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170973","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：180马力","67800","新2019072","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：162kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：6180×2715×3480mm；轴距：3200mm；最小使用质量：9680kg；最大配重（前/后）：560/0kg；档位数（前进/倒退/爬行）：27/9/0；变速箱型式：9×（3+1）组成式；安全驾驶室。","67800","部20171617","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL2404","功率:177kW/240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：5500×2500×3200，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、直喷、水冷、四冲程；标定功率：177kW（240马力）；标定转速：2200r/min，4.轴距或履带接地长：2840mm，5.最小使用质量：6820kg，6.标准配重（前/后）：780/480kg；最大配重（前/后）：962/480kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速/副变速/其他：4/4/1+1，8.变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；主变速箱换挡方式：同步器换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","67800","苏农机（2019）第（0196）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-2004H","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-2004H；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5190×2450×3030；整机轴距或履带接地长mm：2770；整机常用轮距(前轮/后轮)mm：1800/1900；整机轮距调整方式(前轮/后轮)：不可调/无级可调；整机最小使用质量kg：5300；整机标准配重(前/后)kg：780/960；整机最大配重(前/后)kg:780/960；整机挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；整机主变速器档位数：4；整机副变速器档位数/其它档位数：（2+1）/2；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型式：简易驾驶室；前照灯型号：KY-003；转向系转向系型式：全液压转向；转向系转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；制动系行车制动系型式：油浴盘式制动器；制动系驻车制动系型式：独立手制动；传动系前驱动桥型式（旱地、水田）：旱地型；传动系离合器型式：14吋干式双作用；传动系动力输出轴离合器型式：14吋干式双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2档组成式；传动系主变速箱换挡型式：啮合套换挡；传动系副变速箱换挡型式：啮合套换挡；行走系轮式轮胎型号(前/后)：14.9-26/18.4-38；","67800","新2018249","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-2204；整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5350×2960×3030；整机轴距或履带接地长mm:286；整机轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1880;1930;1980/1700-2300；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1880/2130；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级调节；整机最小使用质量kg:7130；整机标准配重(前/后)kg:660/0；整机最大配重(前/后)kg:660/0；整机挡位数前进/倒退/爬行:16/16；整机主变速/副变速/其他:4/4/2梭式；整机发动机与离合器联接方式:直联；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室；前照灯型号:KY-005 KY-006；转向系型式:液压转向；转向系转向器型式:摆线转阀式静液压转向器；制动系行车制动系型式:双片油浴式盘式；制动系驻车制动系型式:盘式手制动；传动系前桥型式:整体桥壳末端行星减速；传动系离合器型式:干式双作用独立操作；传动系变速箱型式:4×4×(1+1)梭式；传动系主变速箱换挡方式:同步器；传动系副变速箱换挡方式:啮合套；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):460/85R30/ /650/70R/42；","67800","新2017267","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-2004C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：华创沃尔-2004C；整机型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：5190×2400×3130；轴距或履带接地长mm:2570；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1785/1915；轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调；最小使用质量kg:5300；标准配重(前/后)kg:780/960；最大配重(前/后):kg:780/960；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；档位数（主变速/副变速/其他）：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；前照灯型号：KY-003；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式静液压转向器；行车制动系型式：油浴盘式制动器；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：14吋干式双作用；动力输出轴离合器型式：14吋干式双作用；变速箱型式：4×（2+1）×2档组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；","67800","新2019160","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[4503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2204-C","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5300×2480×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：162kW; 发动机型号及制造商：WP6G220E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；轴距： 2730; 最小使用质量：6200; 配重：850/480; 档位数： 16/8/0; 变速箱型式：4/(2+1)×2/0；是否有驾驶室或安全架：驾驶室。","67800","部20190590","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","MQ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：154.4","67800","部20180856","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：5350×3100×3030，轴距：2860，常用轮距（前轮/后轮）：1960/2130，最小使用质量：71300，发动机马力：220马力，标定功率：162KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；.","67800","新2018052","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2004L","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5300mm×2328mm×3072mm；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1700mm、1800mm、1912mm、2080mm，后轮1750-1854mm，后轮选装固定轮距1800mm；常用轮距（前轮/后轮）：1800mm/1800mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节，选装定值；最小使用质量：6100kg；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行32，选装前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：4×4×（2+2）组成式，选装4×4×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-38，选装后轮18.4-38（平花)、18.4-38（中花）、18.4-38（高花）或18.4R38(平花）；液压悬挂装置型式：后置、3N类、三点悬挂","67800","苏农机（2019）第（0005）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2204L","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5300mm×2328mm×3072mm；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1700mm、1800mm、1912mm、2080mm，后轮1750-1854mm，后轮选装固定轮距1800mm；常用轮距（前轮/后轮）：1800mm/1800mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节，选装定值；最小使用质量：6100kg；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行32，选装前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：4×4×（2+2）组成式，选装4×4×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-38，选装后轮18.4-38（平花)、18.4-38（中花）、18.4-38（高花）或18.4R38(平花）；液压悬挂装置型式：后置、3N类、三点悬挂","67800","苏农机（2019）第（0006）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm×2155mm×2965mm，选装宽1656-2588无极可调；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：1720mm，选装1736/1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720/1688mm或1736/1688mm；轮距调整方式：前轮不可调节，后轮不可调节；最小使用质量：5330kg；标准配重质量（前/后）：前配重640kg，后配重400kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：4×4×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、3N类、三点悬挂","67800","苏农机（2019）第（0202）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","TH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","200马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5350×2330×3030mm；最大牵引力：35.8kN；动力输出轴标定功率下限：111.82kw；轴距：2670mm；最小离地间隙离地部位）：460mm；最小使用质量：6005kg;标定功率：147kw.","67800","部20190485","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5300×2150×3000；驱动型式：四轮驱动；配套功率：191.5kW; 发动机型号及制造商：SC7H260G3,上海柴油机股份有限公司；轴距： 2880; 最小使用质量：7290; 配重：1050/480; 档位数： 16/16/0; 变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；是否有驾驶室或安全架：驾驶室。","67800","部20190550","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5300×2480×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：147kW; 发动机型号及制造商：WP6G200E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；轴距：2730; 最小使用质量：5620; 配重：850/480; 档位数： 16/8/0; 变速箱型式：4/(2+1)×2/0；是否有驾驶室或安全架：驾驶室。","67800","部20190588","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5270×2330×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：154kW; 发动机型号及制造商：WP6G210E330,潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；轴距：2800; 最小使用质量：5920; 配重：780/0; 档位数：16/16/0；4/4/2（快慢档）; 变速箱型式：(1+1)×4×4；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","苏农机（2017）第（0281）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL2204;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm;5600×2775×3200；轴距或履带接地长mm;2825；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1980/1880；轮距(前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：7580kg；标准配重（前/后）kg：1050/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速档位数：2；副变速档位数：4；其他档位数：4；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；前照灯型号：800.48.031组合灯；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：双片油浴盘式制动器：驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：（1+1）×4×4组成式；主变速箱换挡方式：啮合套/同步器换挡；副变速箱换挡方式 ：啮合套/同步器换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38","67800","部20180526","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[4514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2004A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL2004A;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm;5045×2240×2860；轴距或履带接地长mm;2635；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1630/1790；最小使用质量：4520kg；标准配重（前/后）kg：440/0；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：盘式、湿式制动器：驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套/同步器换挡；副变速箱换挡方式 ：啮合套/同步器换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34","67800","部20190224","2023-12-31","通用类","北京市",""]
[4515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2004C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL2004C;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm;5040×2400×3050；轴距或履带接地长mm;2670；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1890/1850；最小使用质量：5240kg；标准配重（前/后）kg：440/0；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：盘式、湿式制动器：驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套/同步器换挡；副变速箱换挡方式 ：啮合套/同步器换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20190225","2023-12-31","通用类","北京市",""]
[4516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：BL2004;型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm;5050×2400×3050；轴距或履带接地长mm;2700；常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1900/1940；轮距(前轮/后轮）调整方式：有级/无级调接；最小使用质量：5445kg；标准配重（前/后）kg：780/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：3；其他档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联式;起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；前照灯型号：500.48.031；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：双片油浴盘式制动器：驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套/同步器换挡；副变速箱换挡方式 ：啮合套/同步器换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38","67800","部20180588","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[4517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2004D","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5465×2960×3080 .发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2019）第（0159）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2204D","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：162 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5465×2960×3080 .发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2019）第（0160）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊萨沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","萨沃2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：200马力，标定功率：147KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20190245","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊萨沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","萨沃2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：220马力，标定功率：162KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20190244","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-2104C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；标定功率：210马力；外廓尺寸(长×宽×高)：5300mm×2220mm×3160mm；最小使用质量：5750kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1858/1715mm；标定转速：2200r/min；","67800","2019TJ045","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2104J","功率:154.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:154.4KW,标定转速2200R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","67800","部20180297","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2104A","功率:154.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:154.4KW,标定转速2200R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","67800","部20180298","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2004-P","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：147kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190518","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2004-5","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5300×2505×3000. 发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2018）第（0375）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2204","功率:162马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:162kW","67800","部20190281","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2104J-H","功率:154.4马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动;标定功率:154.4kW","67800","部20190283","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2204-P","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：162kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190519","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：177kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190262","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-2204C","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2019）第（0146）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：260马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190256","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170266","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","杭奔野-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型式：四轮驱动\n轴距：2650mm\n常用轮距（前/后）：1850/1900mm\n最大牵引力：39400N\n整机外廓尺寸（长×宽×高）：5200×2400×3000mm\n整机最小使用质量：5420kg\n发动机标定功率：162kW\n行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","67800","部20190288","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","聊城市瑞驰重工机械有限公司","轮式拖拉机","RC2204","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式:四轮驱动；配套功率：162KW；220马力","67800","部20180506","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2004B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5262mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）选装2392mm（无极可调轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2825mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm，选装后轮1656-2588mm（无极可调轮距）；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5450kg（配驾驶室）；标准配重质量（前/后）：前配重800kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0，选装前进16/倒退16/爬行32；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式，选装（1+1）×（4×4）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0383）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm（至前配重）×2155mm（常用轮距）×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2；液压悬挂装置型式：后置、ⅢN类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0165）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm（至前配重）×2167mm（常用轮距）×3045mm（至驾驶室顶）；轴距：2720mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1720-2044mm，后轮1676-2304mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1700mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小使用质量：6600kg（配驾驶室)；标准配重质量（前/后）：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进40/倒退40；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、单作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（5×4）×（1+1）×（1+1）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-30/后轮18.4-42；液压悬挂装置型式：后置、Ⅲ类、三点悬挂","67800","苏农机（2018）第（0005）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津市富雷机电设备有限公司","轮式拖拉机","FL2104","功率:154.4kW/210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：5210×2300×3200，2.整机型式：四轮驱动，3.发动机型式：直列、直喷、水冷、四冲程；标定功率：154.4kW（210马力）；标定转速：2200r/min，4.轴距或履带接地长：2690mm，5.最小使用质量：6400kg，6.标准配重（前/后）：780/240kg；最大配重（前/后）：780/480kg，7.档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速/副变速/其他：4/（2+1）/2，8.变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡方式：同步器换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡，9.翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：1654.45.1A；型式：立柱式驾驶室","67800","苏农机（2019）第（0195）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147.5 .外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5645×2913（3550双胎）×3450 .发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2016）第（0408）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：162.外廓尺寸（长×宽×高）(mm):5645×2913（3550双胎）×3450.发动机与离合器联接方式：直联式","67800","苏农机（2016）第（0409）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动\n整机外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5645×2913（3550双胎）×3450","67800","苏农机（2018）第（0376）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5270×2750×3100\n(选装后轮双排：5270× 3450 ×3200)轴距mm：2820；轮距（前轮/后轮）mm： 1795、1995、2195/1700～2300 (后轮单排)\n1795、1995、2195/2660 (后轮双排)；最小使用质量kg：6920（后轮单排）\n7600（后轮双排）；标定功率：162kW；发动机型号：WP6G220E330;/ LR6M3LR22/1620/ YC6J220-T302排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；/一拖（洛阳）柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司，","67800","部20190552","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：260马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5270×2750×3100\n(选装后轮双排：5270× 3450 ×3200)；轴距mm：2820；轮距（前轮/后轮）mm：1795、1995、2195/1700～2300 (后轮单排)\n1795、1995、2195/2660 (后轮双排)；最小使用质量kg：6920（后轮单排）\n7600（后轮双排）；标定功率：191.5kW；发动机型号：SC7H260G3;排放标准：国Ⅲ标准；上海柴油机股份有限公司","67800","部20190554","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5100×2260×3200；轴距mm：2650；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520~2120；最小使用质量kg：5500；标定功率：154.4kW；发动机型号：WP6G220E330;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","67800","部20180494","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL2104A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","动方式：四轮驱动；功率：154.4kw；外廓尺寸（长×宽×高）：5400*2270*3080mm；轴距2760mm，最小使用质量5760kg，主变速档位数：4，副变速档位数（2+1）×2，六柱式驾驶室，动力输出轴转速760/850r/min。","67800","部20180458","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147","67800","部20180821","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M2204-Q","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162","67800","部20180854","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:（双轮）5600×3570×3180、（单轮）5600×2380×3180；最小使用质量:7630（双轮）、7080（单轮）kg；配套动力（kW）:162；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2850； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1980、2040、2440/1700~2400（单轮）2415（双轮）； 最小离地间隙（mm）:450； 标准配重（kg）:单轮1200/400、双轮：1200/0； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/16/0；变速箱型式:4×4×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:18.4-26/20.8-38。","67800","部20190488","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5450mm×3430mm×3300mm 轴距：2880mm最小使用质量：7760kg（前轮单胎）8280（前轮双胎） 标定功率：162kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：162kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2017TJ442","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：260马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","新2018056","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：162kw，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高）（mm）：5270×2750×2100（选装后轮双排：5270x3450x3200）；轴距（mm）：2820；常用轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）： 1995/2000单排轮，1995/2660双排轮 ；最小使用质量（kg）：6920（单排轮），7600（双排轮）。","67800","部20190261","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20180591","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20171758","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","THG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：162kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171613","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：154.4kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180912","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(mm)：5280*2415*3300；驱动形式：四轮驱动；标定功率：147kW；档位数：前进/倒退/爬行：24/24/（16+16），主变速档位数：4+2/0，副变速档位数/其他档位数,：4/2： 前后轮胎:16.9-30/20.8-38，轴距：2880mm,常用轮距（前轮/后轮）：1890/1885（mm），最小离地间隙：420mm,最小使用质量kg：6430","67800","部20171622","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：300马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","部20181308","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：147kw，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高）（mm）：5300×2325×3200；轴距（mm）：2650；常用轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）： 1800/1850 ；最小使用质量（kg）：5600 ；起动方式： 电启动 。","67800","部20190259","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5489×2997×3330；驱动型式：四轮驱动；配套功率：176kW; 发动机型号及制造商：WP7G240E301,潍柴动力股份有限公司；轴距：2950; 最小使用质量：8600; 配重：1000/400; 档位数：30/25; 变速箱型式：30F/25R（选装爬行档）；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","苏农机（2017）第（0283）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5489×2997×3330；驱动型式：四轮驱动；配套功率：162kW; 发动机型号及制造商：WP7G220E330,潍柴动力股份有限公司；轴距：2952; 最小使用质量：8590; 配重：1000/400; 档位数：30/25; 变速箱型式：30F/25R（选装爬行档）；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","苏农机（2017）第（0282）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-2104F","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5210×2360×3200，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：155，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G220E330，轴距（mm）：2700，最小使用质量（kg）：5900，配重（kg）(前/后)：720/720，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/无，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","苏农机（2019）第（0164）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M2204-R","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162","67800","部20180853","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：单轮：5700×2220×3250；双轮5700×3550×3250（mm），轴距：2840mm，常用轮距（前轮/后轮）：1995/2000单排轮1995/2660双排轮，档位：16+16啮合套换挡，最大牵引力：43KN,最大提升力：≥32KN，动力输出转速（PTO）：540/1000r/min，多路阀：三组，转向形式：液压转向，发动机型号：玉柴国ⅢYC6A260-T303,功率：176.4KW，驱动方式：四轮驱动","67800","部20190248","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2280×3000（mm），轴距：2700mm，常用轮距（前轮/后轮）：1810/1750，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：39.4KN,最大提升力：≥38.9KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，多路阀：三组，转向形式：液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G220E330,功率：162KW，驱动方式：四轮驱动","67800","部20190250","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5660*2780*3255（后单胎），5660*3550*3255（后双胎）；最小使用质量（kg）：7130（后单胎），7980（后双胎）；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；动力输出轴功率（KW）：129.6","67800","部20180839","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5660*2780*3255（后单胎），5660*3550*3255（后双胎）；最小使用质量（kg）：7130（后单胎），7980（后双胎）；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；动力输出轴功率（KW）：141.6","67800","部20180840","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高 mm）：5285*2395*3100；最小使用质量（kg）：5595；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；动力输出轴功率（KW）：124","67800","部20180841","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH2004-G","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5450mm×2400mm×3070mm、轴距：2820mm、轮距：2030/1700-2500mm、最小使用质量：7070kg、最小离地间隙：410mm、动力输出轴功率：≥117.6kW、发动机标定功率：147kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/16/0、框架上最大提升力：≥35.3kN","67800","部20190269","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[4569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LH2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：155KW/210马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190360","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：191.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5260*2750*3300,轴距（mm）：2928，常用轮距(前轮/后轮)（mm）: 1910/1800，轮距调整方式(前轮/后轮)：翻转轮辐可调/无极可调，最小使用质量（kg）:7400","67800","新2019026","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD2204A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（KW）：161.8/162/162；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YCA07260-T302/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G220E330/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3LR22/1620（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5310×2355（后轮单胎）/3400（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2860，最小使用质量(kg)：6300（后轮单胎）/6700（后轮双胎）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2×（1+1）组成式，32个前进档，32个后退档；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38。","67800","苏农机（2019）第（0141）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD2004A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（KW）：147/147/147.5；驱动方式：四轮驱动；配套发动机型号：：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G200E330/广西玉柴机器股份有限公司YC6J220-T301/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3LR23/1475（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2200/2200/2300、外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5380×2355（后轮单胎）/3400（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2930，最小使用质量(kg)：6100（后轮单胎）/6500（后轮双胎）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2×（1+1）组成式，32个前进档，32个后退档；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38。","67800","苏农机（2019）第（0041）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2800×3130（㎜）；功率：162（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2830（㎜）；轮距（前/后）：1720～2100/1700～2300(mm);轮胎（前/后）：16.9-28/18.4-42；牵引力：51000（n）；最小使用质量6600（㎏）；最大配重（前/后）：780/720（㎏）","67800","新2019143","2024-04-18","通用类","河南省",""]
[4574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-2004","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2800×3130（㎜）；功率：147（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2830（㎜）；轮距（前/后）：1800/1800(mm);轮胎（前/后）：16.9-28/18.4-42；牵引力：38000（n）；最小使用质量6600（㎏）；最大配重（前/后）：780/720（㎏）","67800","新2018042","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：4835×2530×3100（㎜）；功率：155（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2560（㎜）；轮距（前/后）：1850/1800～2020(mm);轮胎（前/后）：14.9-28/18.4-38；牵引力：48100（n）；最小使用质量5400（㎏）；最大配重（前/后）：780/720（㎏）","67800","新2019142","2024-04-18","通用类","河南省",""]
[4576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5540×3430×3120（双后轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:177KW；发动机型号: 74CW3.1193；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7900(单轮)kg，9000（双轮）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）：24/24档；变速箱型式：半动力换挡变速箱；驾驶室型式：封闭驾驶室","67800","部20160404","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3404","功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:250KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1308；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","67800","苏农机（2017）第（0342）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:221KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1309；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","67800","苏农机（2018）第（0308）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3204","功率:320马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:236KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1310；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","67800","苏农机（2018）第（0309）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-X2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5250*2450*3450,轴距（mm）：2790，常用轮距(前轮/后轮)（mm）: 1876/1920，轮距调整方式(前轮/后轮)：翻转轮辐可调/无极可调，最小使用质量（kg）:6000","67800","新2019025","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2004-E","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：147.5KW/200马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190362","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5540×3430×3120（双后轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:162KW；发动机型号:74CW3.1192；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7900(单轮)kg，9000（双轮）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）：24/24档；变速箱型式：半动力换挡变速箱；驾驶室型式：封闭驾驶室","67800","部20160405","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:199KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1312；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","67800","苏农机（2018）第（0307）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2404-D","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：177KW/240马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190368","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HCJT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5700×2430×3140(双胎5700×3430×3140);常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1990/1860;轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/无级可调;最小使用质量:6060/6790(双胎); 标准配重（前/后）：600/240kg; 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0;  主变速器档位数：4;副变速器档位数/其他档位数：4/2","67800","新2018039","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5180×2300×3060（驾驶室）；轴距或履带接地长:2570mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1795/1830mm；轮距(前轮/后轮)\n调整方式:有级可调/无级可调；最小使用质量:5500kg；\n标准配重（前/后）：720/480kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0；\n 主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：（2+1）/2","67800","部20190480","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","飞驰-FB2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动","67800","新2018017","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:154.4kw；发动机型号:WP6G210E330；轮距(mm):前轮1820,后轮1900；轴距(mm):2700；外廓尺寸(mm):5150×2440×3100。","67800","部20190612","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式:四轮驱动；标定功率:162kw；发动机型号:SC7H220G3；轮距(mm):前轮2000,后轮1850(单轮)2965（双轮）；轴距(mm):2830；外廓尺寸(mm):5600×2780×3100（单轮）；5600×3540×3100（双轮）。","67800","部20190605","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;147;发动机型号：WP6G200E330;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：同步器换挡及啮合套换档；轮胎型号：18.4-26/18.4-42；其它：浮动控制、高度调节、后置三点悬挂；","67800","部20180796","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛2104B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）;155;发动机型号：LR6M3LR22/1550;发动机标定转速（r/min）：2200；发动机排放阶段：第三阶段；结构型式：水冷、直列、四冲程、直喷式；转向器型式：摆线转阀式；变速箱换挡方式：同步器换挡及啮合套换档；轮胎型号：14.9-28/18.4-38；其它：浮动控制、高度调节、后置三点悬挂；","67800","部20181253","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动\n轴距：2650mm\n常用轮距(前轮/后轮):1850/1900mm\n外廓尺寸(长×宽×高):5200×2400×3000mm\n最小使用质量:5420kg\n最大牵引力:35.8KN\n标定功率：147kW\n马力：200\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","67800","部20181319","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","200马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5350×2330×3030mm；最大牵引力：35.8kN；动力输出轴标定功率下限：111.82kw；轴距：2650mm；最小离地间隙离地部位）：475mm；最小使用质量：5770kg;功率：147kW.","67800","部20190484","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","形式：四轮驱动\n轴距:2820mm\n轮距(前轮/后轮)2000/1800mm\n外廓尺寸：单轮：5450×2785×3300双轮：5450×3500×3300\n最小使用质量:单轮：6800；双轮：7600kg\n最大牵引力：37.6KN\t\n标定功率:154.4KW\n轮胎型号(前轮/后轮):18.4-26/20.8-38","67800","部20180559","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河2104CF","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5130mm×2330mm×3050mm（驾驶室）, 轴距：2640mm，轮距（前轮/后轮）：1810mm、1830mm、1910mm、2030mm/1550mm～2200mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：460mm，最小使用质量： 5140kg，配重（最大）（前/后）： 407kg/480kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：154.4kW，发动机型号：WP6G220E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20180502","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5420mm×3400mm（双胎）[或2200mm(单胎)]×3110mm, 轴距：2760mm，轮距（前轮/后轮）：1720mm、1880mm、2010mm、2100mm /1680mm～2380mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙：450mm，最小使用质量：7672kg，配重（最大）（前/后）：672kg/720kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：154.4kW，发动机型号：WP6G220E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20180289","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河2104-3","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5060mm×2080mm×2910mm（驾驶室）；5060mm×2080mm×2910mm（安全架）, 轴距：2595mm，轮距（前轮/后轮）：1610mm、1710mm、1810mm、1950mm/1590mm～2050mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：430mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 4607kg（驾驶室）；4450kg（安全架），配重（最大）（前/后）： 400kg/330kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联， 起动方式：电起动，配套动力：154.4kW，发动机型号：WP6G220E330。排放阶段：第三阶段","67800","部20190251","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5750×2320×3210mm；最小使用质量：6540kg；转向器型式：开芯无反应式；制动系型式：多片湿式盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式；变速箱型式：（6+4）×4×2组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路阀","67800","部2015736","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：6150×2625（单）/4065（双）×3320mm；最小使用质量：8240kg；转向器型式：开芯无反应式；制动系型式：多片湿式盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式；变速箱型式：（6+4）×4×2组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路阀","67800","部2015738","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5750×2320×3210mm；最小使用质量：6550kg；转向器型式：开芯无反应式；制动系型式：多片湿式盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式；变速箱型式：（6+4）×4×2组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路阀","67800","部2015737","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF2004；整机型式：4×4驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5130×2370×2990mm；轴距：2635mm；轮距（前轮/后轮）：1800/1850mm；最小离地间隙（离地部位）：475mm；最小使用质量：5630kg；最大配重（前/后）：780/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：≧117.6kw；最大牵引力：≧44.4KN；轮胎型号：14.9-26/18.4-38；","67800","部20190071","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF2404G","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF2404G；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5730×2780×3200mm（单胎）5730×3590×3200mm（双胎）；轴距：2820mm；轮距（前轮/后轮）：1780、1800、1970、2070/1700-2300mm（单胎）1780、1800、1970、2070/2420（双胎）；最小离地间隙（离地部位）：430mm；最小使用质量：6920（单胎）kg7800（双胎）kg；最大配重（前/后）：1100/460kg（单胎）1100/0kg（双胎）；挡位数（前进/倒退）：16/16；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：≧141.9kw；最大牵引力：≧52KN；轮胎型号：18.4-26/20.8-38；","67800","部20180496","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF2204；整机型式：4×4驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5285×2340×2990mm；轴距：2690mm；轮距（前轮/后轮）：1884/1859mm；最小离地间隙（离地部位）：535mm；最小使用质量：5680kg；最大配重（前/后）：780/460kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：≧129.4kw；最大牵引力：≧45KN；轮胎型号：18.4-26/20.8-38；","67800","部20180911","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","YF2204G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号：YF2204G；整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5730×2500×3200mm（单胎）5730×3590×3200mm（双胎）；轴距：2820mm；轮距（前轮/后轮）：1780、1800、1970、2070/1700-2300mm（单胎）1780、1800、1970、2070/2420（双胎）；最小离地间隙（离地部位）：430mm；最小使用质量：6920（单胎）kg7800（双胎）kg；最大配重（前/后）：1100/460kg（单胎）1100/0kg（双胎）；挡位数（前进/倒退）：16/16；启动方式：电启动；动力输出轴输出功率：≧129.8kw；最大牵引力：≧45KN；轮胎型号：18.4-26/20.8-38；","67800","部20180498","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2470×3100，双轮：5280×3400×3100，轴距（mm）：2760，常用轮距（前轮/后轮mm）单轮：2000/1790，双轮：2000/2350；轮距(前轮/后轮)调整方式：单轮：有级可调/无级可调，双轮：有级可调/不可调，最小离地间隙（mm）:435，最小使用质量(Kg)：单轮6900，双轮：7650","67800","部20180555","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏2104A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm):5140×2250×3140，轴距（mm）：2670，常用轮距（前轮/后轮mm）：1830/1760 ，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调，最小离地间隙（mm）:490，最小使用质量(Kg)：5600","67800","部20180554","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5100×2380×3000；轴距或履带接地长：2580；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1750/1830；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5700；标准配重(前/后)：440/240；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：独立油路；全液压前轮转向；行车制动系型式：液压踏板操纵；驻车制动系型式：盘式；湿式制动器；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式；双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","67800","部20190529","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5510*2750*3250（单胎）5510*3410*3250（双胎）；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：162kw；轴距：2820mm；常用轮距(前轮/后轮mm):2000/1850（单胎）2000/2400（双胎）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量6920kg（单胎），7675kg（双胎）；标准配重（前/后）:1050/480kg（单胎），1050/0（双胎）；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/16/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式: 双片盘式制动器、液压操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×4×（1+1） ；主变速箱换挡方式：同步器换挡 ；副变速箱换挡方式：同步器换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/18.4-42","67800","部20180468","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)(mm):5512×3406×3232；功率:210马力(155KW)；驱动方式:四轮驱动轴距或履带接地长：2806mm；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1890/1811；轮距(前轮/后轮)调整方式：板调整/幅板调整；最小使用质量：7730kg；标准配重(前/后)kg：900/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其 他档位数：4/4/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方 式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：SJ18480；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立式、机械式操作；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用、独立操纵；动力输出轴离合器型式：干式、单片、双作用、独立操纵；传动系变速箱型式：1+1（4*4）组成式、16个前进档、16个后退档；主变速箱换档方式：同步换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/18.4-42","67800","苏农机（2018）第（0018）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2470×3250，双轮：5280×3400×3250，轴距（mm）：2760，常用轮距（前轮/后轮mm）单轮：2000/1760，双轮：2000/2350；轮距(前轮/后轮)调整方式：单轮：有级可调/无级可调，双轮：有级可调/不可调，最小离地间隙（mm）:435（拖挂架底部），最小使用质量(Kg)：单轮6800，双轮：7550","67800","部20171754","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2017）第（0432）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率177千瓦;四轮驱动,前进/倒退/爬行挡(36/12/18+6),主变速/副变速/梭型档(6/3+1/2)整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1920/1900;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级调节/无级可调;整机最小离地间隙mm530;整机最小使用质量kg8310;整机标准配重(前/后)kg630/480;整机最大配重(前/后)kg1080/960","67800","苏农机（2018）第（0485）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率177千瓦;四轮驱动,前进/倒退/爬行挡(36/12/18+6),主变速/副变速/梭型档(6/3+1/2);整机外廓尺寸(长×宽×高)mm5640×2870(最大轮距时3100)×3570;整机轴距或履带接地长mm2910;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1920/1900;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级调节/无级可调;整机最小离地间隙mm530;整机最小使用质量kg8310;整机标准配重(前/后)kg630/480;整机最大配重(前/后)kg1080/960","67800","苏农机（2018）第（0486）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YJ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机WP6G220E330功率155千瓦;四轮驱动（1+1）*4*4变速箱;双作用；直接联接;动力输出轴独立式；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 5520×2375(单胎)/ 3625(双胎)×3190 ；整机轴距或履带接地长 mm 2910 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 前轮1690、1820、2000、2130/后轮1860～2300（单胎）/2455（双轮胎） ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 2000/1860（2455装双轮胎） ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 / 有级可调/无级可调（双轮胎不可调） ；整机最小离地间隙 mm 440 ；整机最小使用质量 kg 7210（单胎）/8070（双轮胎） ；整机标准配重(前/后) kg 720/480 ；整机最大配重(前/后) kg 1100/480","67800","苏农机（2018）第（0010）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：210马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170307","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏2204A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180540","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180539","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):单胎：5600×2450×3150；双胎：5600×3560×3150,轴距2820MM,最小使用质量：单胎：6700KG；双胎：7700KG,最大配重(前/后):单胎：1100/720；双胎1100/480(KG),变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,主变速箱换挡方式:同步器换挡；副变速箱换挡：啮合套换挡,","67800","部20180480","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5920KG,最大配重(前/后):480/720(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,","67800","部20180484","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5090×2400×3005，轴距（mm）：2650,轮距（出厂mm）：1900/1850，最小使用质量（kg）: 5100,最大配重（前/后）（kg）：660/480，档位数（前进/后退）：16/8，变速箱型式：4×(2+1) ×2组成式，动力输出轴转速（r/min）: 540/1000,","67800","新2019030","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5200×2750×3090（至排气管顶），轴距（mm）：2800,轮距（出厂mm）：1820/1780，最小使用质量（kg）: 6400,最大配重（前/后）（kg）：660/240，档位数（前进/后退）：16/16，变速箱型式：4×4×(1+1)组成式，动力输出轴转速（r/min）: 720/1000,","67800","新2019032","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YK2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率191.5千瓦;四轮驱动,前进/倒退/爬行挡(36/12/18+6),主变速/副变速/梭型档(6/3+1/2)整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1920/1900;整机轮距(前轮/后轮)调整方式/有级调节/无级可调;整机最小离地间隙mm530;整机最小使用质量kg8310;整机标准配重(前/后)kg630/480;整机最大配重(前/后)kg1080/960","67800","苏农机（2018）第（0484）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ2104C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5300×2270×3270（驾驶室）；轴距或履带接地长：2710；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1750；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5320kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：780/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2＋1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；功率：154.4kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180816","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×2300×3200（驾驶室）；轴距或履带接地长：2700；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1850；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：6620kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：780/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：154.4kW；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180817","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5230×2300×2995mm；轴距：2670mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前660kg/后720kg；发动机标定功率：147kW；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38；最小使用质量：5660kg。","67800","新2018233","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：154.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5230×2320×3130；轴距：2689（mm）；最小使用质量：5305（kg）","67800","新2019108","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：162kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5350×3600×3420；轴距：2800（mm）；最小使用质量：6400（单）kg、7500（双）（kg）","67800","新2019109","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5440×2350×3060；驱动型式：四轮驱动；配套功率：162kW; 发动机型号及制造商：WP6G220E330,潍柴动力股份有限公司；轴距：2820; 最小使用质量：6320; 配重：780/480; 档位数：16/16; 变速箱型式：4×4×（1+1）；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","部20190246","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD2404-B","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5450×2350×3070；驱动型式：四轮驱动；配套功率：177kW; 发动机型号及制造商：SC7H240G3,上海柴油机股份有限公司；轴距：2830; 最小使用质量：6810; 配重：780/480; 档位数：16/16; 变速箱型式：4×4×（1+1）；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","67800","部20190247","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:5080×2330×3050， 整机质量（kg）:5100，配套动力（KW）：154.4型式:轮式四轮驱动， 轴距（mm）2600，轮距（前轮/后轮） （mm）:1840/1840， 最小离地间隙（mm）:490 ，最大配重（前/后）（kg）:560/240， 档位数（前进/倒退）:16/8 动力输出轴输出功率（kw）:126.6，最大牵引力（KN）:32，驾驶室或安全架:驾驶室， 转向系形式:摆线转阀式，离合器型式:干式、双作用、双片， 变速箱换挡方式:啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，液压悬挂系统型式:分置式， 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，3类 ，调节方式:力、位调节 ，动力输出轴型式:后置独立式。","67800","部20180524","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M2404-RP","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW;负载变速（动力换挡）","67800","部20190222","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","MR2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：155","67800","部20180570","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：MN2104（原：M2104-K）","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：155KW","67800","部20160052","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：MN2304（原：M2304-K）","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：169KW","67800","部20160053","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M2404-N（原：M2404-K）","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW","67800","部2015617","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式:4×4四轮驱动;2.整机外廓尺寸(长×宽×高): 5360mm×2230mm×3230mm;3.整机轴距或履带接地长: 2745mm; 4.整机轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1650、1750、1850、1950/1520～2120;5.整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1750/1750;6.发动机标定功率: 154.4kW (210马力)；7.发动机标定转速：2200r/min；8.行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38;","67800","苏农机（2019）第（0176）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M2404-R","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW","67800","部20190220","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB2204-1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5460mm×2370mm×3230mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率: 161.8kW(220马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号: YC6A260-T302,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0158 30 0017,制造商: 广西玉柴机器股份有限公司，5.轴距：2970mm，6.最小使用质量:7720kg，7.配重:400kg/800kg，8.档位数: 48F/36R/42，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，10.安全驾驶室","67800","苏农机（2018）第（0063）号","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[4639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.外廓尺寸：5460mm×2370mm×3230mm，2.驱动型式:4×4四轮驱动，3.配套功率: 147kW(200马力，排放标准：国Ⅲ)，4.发动机型号:YC6A235-T300,发动机型式核准证书号: CN FC G3 0158 30 0005,制造商: 广西玉柴机器股份有限公司，5.轴距：2970mm，6.最小使用质量: 7800kg，7.配重:400kg/800kg，8.档位数: 48F+36R，9.变速箱型式: 同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵，10.安全驾驶室","67800","部2015868","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)双排轮：5500×3360×3340（至空滤器顶）单排轮：5500×2775×3340（至空滤器顶）；最小使用质量KG:双排轮：7540；单排轮：6800；发动机功率KW:154.4；驱动方式:四轮驱动；","67800","苏农机（2018）第（0054）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：191。","67800","部2015590","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：154.4。","67800","部20180473","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖2104G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)5220×2280×3200；最小使用质量KG:5400；发动机功率KW:154.4；驱动方式:四轮驱动；","67800","部20190207","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2400（2080-2880选配后双轮3500）×3100mm；轴距：2800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：154.4kW；轮胎型号：前轮18.4-26/后轮20.8-42选装：420/85R30/520/85R42；最小使用质量：6900kg（选配后双轮7700kg）。","67800","部20180276","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2400（2080-2880选配后双轮3500）×3200mm；轴距：2880mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：169.5kW；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-42选装：420/85R30/520/85R42；最小使用质量：7000kg（选配后双轮8000kg）。","67800","部20190080","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动形式：四轮驱动；配套功率：154.4kw；外廓尺寸：5600mm*2380mm*3230mm(选装后轮双排：5600mm*3430mm*3230mm）；驱动形式：4*4四轮驱动；配套功率：154.4kw；发动机型号：WP6G220E330（国三发动机）；制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段：GB20891-2014第三阶段轴距：2840mm；最小使用质量：6945kg（单排轮）7565kg（双排轮）；配重：780/480kg（单排轮）480/240kg（双排轮）；档位数：16/16/0；变速箱形式：4*（1＋1）*4组合式；驾驶室：LT1804.45.011；驾驶室型式：六柱式安全驾驶室","67800","苏农机（2017）第（0348）号","2021-12-31","通用类","云南省",""]
[4647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鲁拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：162kw；驱动形式：四轮驱动。整机外廓尺寸(长×宽×高):5200mm×2450mm×2995mm；驱动形式：四轮驱动；整机轴距：2680mm；整机轮距(前轮/后轮)：1950mm/1852mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；整机最小使用质量：5400kg；整机标准配重(前/后)：780kg/720kg；整机档位数：16/8/0；整机动力输出轴功率：≥137.7kw；整机最大牵引力：≥40KN;行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全驾驶室。","67800","部20190267","2023-12-31","通用类","云南省",""]
[4648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2204-G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：162KW","67800","苏农机（2018）第（0178）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2204-J","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：162KW","67800","部20190297","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2404-H","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率(KW)：177KW","67800","部20180849","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5100×2250×2950mm，四轮驱动，发动机标定功率162kW，轴距：2620mm，最小使用质量5485kg，最大配重（前/后）：810/700kg，档位（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，有驾驶室。","67800","部20181244","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","PL2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：230马力；型式：4×4四轮驱动；","67800","部20170305","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","PL2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：260马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ486","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","PA2104-G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ091","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司","轮式拖拉机","RG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；型式：四轮驱动；","67800","2018TJ120","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1、标准配置：型式：四轮驱动 外廓尺寸（长×宽×高）：5240mm×2410mm×3110mm 轴距：2670mm最小使用质量：5600kg 标定功率：155kW 标定转速：2200r/ min      2、技术参数：功率：155kW 驱动方式：四轮驱动","67800","2019TJ008","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）: 5490mm×3350(选装单排轮2340)mm×3200mm ；最小使用质量: 7400（选装单排轮6510）kg；配套动力（kW）:162；型式:四轮驱动轴距（mm）: 2740； 轮距（前轮/后轮）（mm）: 2010(2060)/1860(1930)、（双排轮2800）； 最小离地间隙（mm）: 400； 标准配重（kg）: 627/208； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/16/0；；变速箱型式: （1+1）×4×4组成式； ;轮胎型号（前轮/后轮）: 18.4-26/20.8-38；","67800","部20171738","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MF2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：210马力（154.4kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20181287","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5000×2340×3200；发动机与离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；前照灯型号：ZJ-2017；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套。","67800","部20190235","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","200马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5210×2140×2900mm；最大牵引力：35.8kN；动力输出轴标定功率下限：111.8kw；轴距：2560mm；最小离地间隙离地部位：415mm；最小使用质量：4680kg;功率：147Kw.","67800","部20190214","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","220马力；驱动方式：四轮驱动；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5470×2800（选配后双轮3400）×3050mm；最大牵引力：39.4kN；动力输出轴标定功率下限：123.1kw；轴距：2840mm；最小离地间隙离地部位）：415mm；最小使用质量：7000kg（选配后双轮7220kg）","67800","部20190213","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：260马力，标定功率：191.3KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20180864","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：220马力，标定功率：162KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","67800","部20180585","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-2204A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：162kw；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：4970×2360×3040mm；轴距：2720mm；常用轮距：1810/1850（mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙：460mm（前桥底部）；最小使用质量：5500kg；标准配重（前/后）：660/960；档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动","67800","部20190215","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2604-D","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：191.5KW/260马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190367","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG2104M","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5430×2682×3200；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:155（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:5910","67800","部20180823","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外型尺寸（mm）：5550×2610×3310(单胎)； 5550×3600×3310（双胎）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:155（国三）;\n轴距（mm）:2835;\n最小使用质量（kg）:7070（单胎）；7950（双胎）","67800","部20171606","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-2104F","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率(kW):154.4；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5090×2350×3030；轴距(mm):2582；常用轮距(前轮/后轮mm): 1805/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):5170；标准配重（前/后）kg：430/240；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","67800","部20171764","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5420×2350×3110（单轮），5420×3400×3210（双轮）；轴距：2830mm；最小使用质量：6750kg（单轮），7600kg（双轮）；挡位数(前进/倒退/爬行) ：16/16/0；起动方式:电起动","67800","部20171597","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH2204G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：162kW；潍柴发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","67800","部20190234","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2104F","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5100×2250×3000；轴距：2635mm；最小使用质量：5400kg；挡位数(前进/倒退/爬行) ：16/8/0；起动方式：电起动","67800","部20190041","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：177kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3110 （单轮）； 5420×3500×3110 （双轮）;轴距：2830mm；最小使用质量：6750（单轮）; 7600 （双轮）；挡位数(前进/倒退/爬行) :16/16/0;起动方式:电起动","67800","部20180479","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2104B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：154.4kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5260×2250×3040；轴距：2700mm,最小使用质量:5500kg；挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","67800","部20180478","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：162kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3110 （单轮）； 5420×3500×3110 （双轮）;轴距：2830mm；最小使用质量：6750（单轮）; 7600 （双轮）；挡位数(前进/倒退/爬行) :16/16/0;起动方式:电起动","67800","部20180477","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","东方红发动机标定功率：162kW；潍柴发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国三","67800","部20181262","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：4900×2300×3090；最小使用质量（kg）：5100；配套功率（kW）：147；PTO转速(r/min)：760/1000；","67800","部20181317","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廊尺寸（长x宽x高）(mm）：5000×2750×3200；最小使用质量（kg）：6600；配套功率（kW）：154.4；PTO转速(r/min)：540/1000；","67800","部20171762","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5400×2200(单轮）、3260（双轮）×3200，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：162，发动机商标或品牌：潍柴/玉柴，发动机型号：WP6G220E330、YC6A260-T302，轴距（mm）：2780，最小使用质量（kg）：6400（单轮）、7050（双轮），配重（kg）(前/后)：1170/720（单轮）、1170/无（双轮），档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","部20180105","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","潍柴WP6G210E330国Ⅲ、前轮14.9-28后轮18.4-38、32+24梭式同步器和啮合套换挡、双速输出540/1000、液压转向、分置式强压提升器、电液控制前轮驱动和动力输出、爬行档、三路阀、空调驾驶室、不带配重","67800","部20170317","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","洛柴240马力国Ⅲ、前轮14.9-28后轮18.4-38、32+24梭式同步器和啮合套换挡、双速540/1000、液压转向、分置式强压提升器、电液控制前轮驱动和动力输出、爬行档、三路阀、国产悬挂、空调驾驶室、省油开关、后视影像系统、不带配重","67800","部20190217","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF2104G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","潍柴210国Ⅲ、16F+8R同步器换挡、爬行挡、前轮14.9-28后轮18.4-38、双速输出760/850、三路阀、豪华空调驾驶室、加宽新机罩、进口摩擦片离合器、280L加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、加强悬挂、可调方向机、省油开关,60kg*15块前配重，不带后配重","67800","部20190218","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD2004A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率（KW）：147/147/147.5；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G200E330/广西玉柴机器股份有限公司YC6J220-T301/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3LR23/1475（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2200/2200/2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5380×2355（后轮单胎）/3400（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2930，最小使用质量(kg)：6100（后轮单胎）/6500（后轮双胎）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2×（1+1）组成式，32个前进档，32个后退档；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38。","67800","苏农机（2019）第（0042）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2800×3130（㎜）；功率：162（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2830（㎜）；轮距（前/后）：1720～2100/1700～2300(mm);轮胎（前/后）：16.9-28/18.4-42；牵引力：42000（n）；最小使用质量6600（㎏）；最大配重（前/后）：780/720（㎏）；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16；变速箱型式：4×4×2组成式；驾驶室：有","67800","新2019146","2024-04-18","通用类","河南省",""]
[4684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司","轮式拖拉机","WD2204A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率（KW）：161.8/162/162；驱动方式：4×4四轮驱动；配套发动机型号：广西玉柴机器股份有限公司YCA07260-T302/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司WP6G220E330/一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3LR22/1620（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5310×2355（后轮单胎）/3400（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2860，最小使用质量(kg)：6300（后轮单胎）/6700（后轮双胎）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；离合器型式：单片，干式，蝶形弹簧压紧，独立操作，双作用；变速箱型式：4×4×2×（1+1）组成式，32个前进档，32个后退档；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38。","67800","苏农机（2019）第（0142）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5400×3550×3350；轴距2830mm；常用轮距（前轮/后轮）：2030/2430；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：7950kg；标准配重（前/后）：780/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：盘式、液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：（1+1）×4×4组成式；主变速箱换挡型式：同步器换挡；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9R28/18.4R42","67800","部20180867","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2800×3130（㎜）；功率：147（kw）;驱动型式: 四轮驱动；轴距：2830（㎜）；轮距（前/后）：1720～2100/1700～2300(mm);轮胎（前/后）：16.9-28/18.4-42；牵引力：38000（n）；最小使用质量6600（㎏）；最大配重（前/后）：780/720（㎏）；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16；变速箱型式：4×4×2组成式；驾驶室：有","67800","新2019145","2024-04-18","通用类","河南省",""]
[4687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：147kW（200马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5230×2400×3030；轴距（mm）：2650；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1850/1850；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：460；最小使用质量（kg）：5585；档位数（前进/倒退）：16/8；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：WP6G200E330，标定功率（kW）：147；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20190088","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：162kW（220马力）；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5230×2400×3030；轴距（mm）：2680；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1950/1850；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：460；最小使用质量（kg）：5615；档位数（前进/倒退）：16/8；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；发动机型号：WP6G220E330，标定功率（kW）：162；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-28/18.4-38","67800","部20190087","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5400×3550×3350；轴距2830mm；常用轮距（前轮/后轮）：2030/2430；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：7960kg；标准配重（前/后）：780/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：前轮全液压转向；行车制动系型式：盘式、液压操作；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：（1+1）×4×4组成式；主变速箱换挡型式：同步器换挡；副变速箱换挡型式：啮合套换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38","67800","部20180868","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:147KW  驱动方式：四轮驱动","67800","部20171672","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5200×2400（3480双轮）×3200；轴距：2700mm；常用轮距（前轮/后轮）：1935/1850（2470双轮）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节（双轮不可调）；最小使用质量：5640（6450双轮）kg；标准配重（前/后）：780/480；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：封闭驾驶室；前照灯型号：泰山60型组合前照灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地水田兼用型；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换挡型式：同步器换挡（选装：啮合套换挡）；副变速箱换挡型式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","67800","部20190287","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5850×2420（3720双轮）×3420；轴距：3010mm；常用轮距（前轮/后轮）：2000/1850（2510双轮）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节（双轮不可调）；最小使用质量：8120（8880双轮）kg；标准配重（前/后）：1110/480；档位数（前进/倒退/爬行）：18/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：封闭驾驶室；前照灯型号：泰山60型组合前照灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地水田兼用型；离合器型式：主（行走）：干式单作用/副（PTO）：湿式；传动系动力输出轴离合器型式：湿式；传动系变速箱型式：组成式2×（3+1）×3；主变速箱换挡型式：同步器换挡式；副变速箱换挡型式：同步器换挡式；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9R30/20.8R42","67800","部20190285","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率(kW):154.4KW 驱动方式：四轮驱动","67800","部20180906","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率:154KW  驱动方式： 四轮驱动","67800","部20171673","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT2104A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","苏农机（2018）第（0372）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","苏农机（2018）第（0373）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊迪尔津拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","JT2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；国三排放标准","67800","苏农机(2017)第(0289)号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：162.0；驱动方式：四轮驱动；","67800","苏农机（2018）第（0252）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：191.2；驱动方式：四轮驱动；","67800","部20190594","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS2204A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：162；驱动方式：四轮驱动；","67800","部20190596","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XST2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率 (kW)：155.0；驱动方式：四轮驱动；","67800","苏农机（2017）第（0349）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK2104A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0332）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0334）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：260马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0335）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：147kW 马力：200马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190034","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：162kW 马力：220马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190037","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：177kW 马力：240马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190036","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-2104L","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：154.4kW 马力：210马力 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190056","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：156.6。","67800","部2015591","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：169。","67800","部20180882","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动","67800","苏农机（2017）第（0431）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔KE2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）5250×2340×2980（选装四柱驾驶室5230×2350×2990）mm, 轴距：2630mm， 常用轮距（前轮/后轮）：1820/1850mm， 档位：16+8啮合套换挡， 最大牵引力：≧51.2KN，  动力输出转速（PTO): 650/1000 r/min ，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍坊潍柴WP6G220E330 功率：154.4KW， 驱动方式：四轮驱动","67800","部20190573","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","科尔2104G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：5350×2360×3150（mm），轴距：2780mm，常用轮距（前轮/后轮）：2000/1810，档位：16+16同步器换挡，最大牵引力：69KN,最大提升力：  42KN，动力输出转速（PTO）：540/1000r/min，转向形式：前轮液压转向，发动机型号：潍柴国ⅢWP6G220E330功率：154.4KW，驱动方式：四轮驱动","67800","部20180529","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三。","67800","苏农机（2019）第（0333）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博2204A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180544","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：210马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171162","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：240马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180836","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5200×2750×3100，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：177，发动机商标或品牌：上柴，发动机型号：SC7H240G3，轴距（mm）：2780，最小使用质量（kg）：7050，配重（kg）(前/后)：1170/780，档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/无，变速箱型式：4×4×(1+1)组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","67800","苏农机（2019）第（0165）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（大庆）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5540×3430×3120（后双轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；轴距:2993mm；最小离地间隙（离地部位）：480（牵引架下端）mm；最小使用质量:9000kg；前轴/后轴质量：3200/5800kg；配重(前/后):700/0kg；档位数（前进/倒退）：24/24；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；动力输出轴功率：≥152kw；最大牵引力：≥65kN；驾驶室型式：封闭驾驶室；转向系型式：静液压转向；转向器型式：伺服手动阀；制动系型式：液压制动；离合器型式：湿式多片；变速箱型式：半动力换挡变速箱；变速箱换挡方式：主变速器为同步换挡，副变速器为电液压控制负载换挡； 中央传动器型式（前/后）：螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮；差速器型式（前/后）：对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮；最终传动方式（前/后）：行星轮减速/行星轮减速；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","67800","部20151589","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR2204A","功率:162KW(220马力）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式 ：四轮驱动；功率：162KW(220马力）； \n外廓尺寸(长×宽×高) : 5300mm×2370mm×2995mm \n轴距或履带接地长:2755 mm  \n轮距(前轮/后轮)或轨距  1890mm、1990mm、2090mm/1835mm～2110mm； \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 : 1990mm/1835mm； \n轮距(前轮/后轮)调整方式 :/ 有级可调/无级可调 ；\n最小离地间隙:400  mm；\n最小使用质量:6340kg  ；\n标准配重(前/后) :780/480 kg\n最大配重(前/后): 900/720 kg  \n档位数:前进/倒退/爬行 / 16/8/0； \n主变速/副变速/其他: / 4/(2+1)×2/0 ；\n发动机与离合器联接方式 :/ 直联； \n起动方式:/ 电起动 ；\n动力输出轴功率:  ≥129.8kW； \n最大牵引力:  56 kN；","67800","部20190616","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR2004A","功率:147KW（200马力） 马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：四轮驱动；功率：147KW（200马力） ；\n外廓尺寸(长×宽×高): 5270 mm×2375 mm×3000 mm ；\n轴距或履带接地长: 2700 ；\n轮距(前轮/后轮)或轨距 : 1790mm、1890mm、1990mm/1830mm～2110mm ；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距; 1790mm /1830mm；  \n轮距(前轮/后轮)调整方式： 有级可调/无级可调 ；\n最小离地间隙： 500mm ； \n最小使用质量：  5750kg； \n标准配重(前/后)：780/480 kg；  \n最大配重(前/后) ：900/720 kg； \n档位数：  前进/倒退/爬行 / 16/8/0 ；\n主变速/副变速/其他 ：/ 4/(2+1)×2/0 ；\n 发动机与离合器联接方式 ： 直联 ；\n起动方式 ： 电起动 ；\n动力输出轴功率：≥117.6 kW ；\n最大牵引力 ： ≥52kN ；","67800","部20190617","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凯斯迪尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","DR2204","功率:162KW(220马力 ）马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：162KW(220马力 ）；驱动方式：四轮驱动；\n外廓尺寸(长×宽×高)：5400mm×2900mm×3150mm(单胎）；?5400mm×3360mm×3150mm(双胎）； \n轴距：2820mm ；\n轮距(前轮/后轮)：1830mm、1900mm、1990mm/1700mm～2790mm（单胎）；\n1830mm、1900mm、1990mm/2330mm（双胎）； \n常用轮距(前轮/后轮)：1990mm/2050mm（单胎）；1990mm/2330mm（双胎） ；\n轮距(前轮/后轮)调整方式 ：有级可调/无级可调（单胎）；有级可调/不可调（双胎） ；\n最小离地间隙:410mm ；\n最小使用质量:7100kg（单胎）；7700kg(双胎) ；\n标准配重(前/后):660kg/720kg（单胎）；660kg/0(双胎）； \n最大配重(前/后):780kg/960kg（单胎）；780kg/0(双胎）； \n档位数  前进/倒退/爬行:16/16/0 ；\n主变速/副变速/其他 : 4/4/1+1 ；","67800","部20180799","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（大庆）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3404","功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5900×3570×3360mm 驱动型式：4×4四轮驱动；轴距:3150mm；最小离地间隙（离地部位）：560（前桥壳体底部）mm；最小使用质量:11800kg；前轴/后轴质量：5015/6785kg；最大配重(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：无级变速；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；驾驶室型式：封闭驾驶室；转向系型式：静液压转向；转向器型式：伺服手动阀；制动系型式：液压制动；离合器型式：湿式多片；变速箱型式：CVT无级变速箱；变速箱换挡方式：液压机械无级变速； 中央传动器型式（前/后）：螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮；差速器型式（前/后）：对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮；最终传动方式（前/后）：行星轮减速/行星轮减速；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","67800","部20151387","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","爱科（大庆）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸:5515×2550×3125mm 驱动型式：4×4四轮驱动；轴距:2993mm；最小离地间隙（离地部位）：480（牵引架下端）mm；最小使用质量:7900kg；前轴/后轴质量：3250/4650kg；配重(前/后):660/0kg；档位数（前进/倒退）：24/24；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；动力输出轴功率：≥138kw；最大牵引力：≥60kN；驾驶室型式：封闭驾驶室；转向系型式：静液压转向；转向器型式：伺服手动阀；制动系型式：液压制动；离合器型式：湿式多片；变速箱型式：半动力换挡变速箱；变速箱换挡方式：主变速器为同步换挡，副变速器为电液压控制负载换挡； 中央传动器型式（前/后）：螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮；差速器型式（前/后）：对称式圆锥行星齿轮/对称式圆锥行星齿轮；最终传动方式（前/后）：行星轮减速/行星轮减速；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","67800","部20151587","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红2004F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：200马力","67800","新2019073","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH2104C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：210马力（154.4kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180471","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：260马力（191.3kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171766","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH2204C","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：240马力（162kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180472","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：240马力（177kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171767","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：210马力（154.4kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20170976","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东康弘机械有限公司","轮式拖拉机","KH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：220马力（162kW）；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171768","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：162KW/220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20152420","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：155KW/210马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20180300","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-2204G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：220马力；驱动方式：四轮驱动；轴距:2860mm；外廓尺寸(长*宽*高):5620mm*3650mm*3040mm；整机最小使用质量:7230kg；","67800","2018TJ064","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：210马力","67800","新2018030","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD2054","功率:205马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：151","67800","部20160221","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[4737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-2904","功率:290马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：213.3","67800","部20171024","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[4738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-3204","功率:320马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：235.4","67800","部20171025","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[4739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：155","67800","部20160474","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[4740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","7M-2204(原：JD2204）","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：161.8","67800","部20152406","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[4741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：198.6","67800","部20180065","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[4742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD2104F","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动\n发动机标定功率：210马力","67800","新2018044","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4743,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：147.5KW/200马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部20171323","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4744,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：162KW/220马力；驱动方式：四轮驱动","67800","部2015200","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4745,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804S-C1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","26200","部20152124","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4746,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804-C1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","26200","部20152126","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4747,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","26200","部20152126","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4748,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804S-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动;变速箱换挡方式：动力换向","26200","部20152124","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4749,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T804-PVR","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2835（无配重）；4315*1965*2835（带前配重）；最小使用质量：2940KG；功率：58.8KW；生产厂家：无锡铂金斯动力系统科技有限公司；型号：1104D-44T；功率：58.8KW；排放阶段：国家第三阶段","26200","部20160183","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[4750,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804S","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","26200","部20152125","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4751,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动;变速箱换挡方式：动力换档","26200","部20152115","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4752,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动变速箱换挡方式：动力换档","26200","部20152115","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4753,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF804S-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：四轮驱动变速箱换挡方式：动力换档","26200","部20152125","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4754,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M904-XP","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","33800","部20170956","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4755,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954-C1","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152116","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4756,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","33800","部20171336","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4757,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954-C","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152116","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4758,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954S-1","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换挡","33800","部20152121","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4759,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","904-1L（原：P5-904-PT）","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","33800","部20151991","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4760,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954S-C","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152120","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4761,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T954-PVR","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2870（无配重）；4315*1965*2870（带前配重）；最小使用质量：3090KG；功率：69.8KW；生产厂家：无锡铂金斯动力系统科技有限公司；型号：1104D-44T；功率：69.8KW；排放阶段：国家第三阶段","33800","部20160184","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[4762,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T954-PVCY","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2620（无配重）；4315*1965*2620（带前配重）；最小使用质量：3290KG；功率：69.8KW；生产厂家：无锡铂金斯动力系统科技有限公司；型号：1104D-44T；功率：69.8KW；排放阶段：国家第三阶段","33800","部20160184","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[4763,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN954C","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：4315*1965*2620（高至驾驶室棚顶，前至前配重前）；最小使用质量：3290KG；最小离地间隙：475mm；生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司；型号：YC4DK105-T300；标定功率：70KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","33800","部20180560","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4764,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱结构形式：动力换向；外廓尺寸：4315*1965*2835（高至驾驶室棚顶，前至前配重前）；最小使用质量：3090KG；最小离地间隙：475mm；生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司；型号：YC4DK105-T300；标定功率：70KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","33800","部20180560","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4765,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954S-C1","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152120","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4766,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152117","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4767,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","33800","部20171337","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4768,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904S","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","33800","部20152123","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4769,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904-C1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152117","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4770,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904S-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","33800","部20152123","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4771,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904S-C1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152122","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4772,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF954S","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：70KW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","33800","部20152121","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4773,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF904S-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152122","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4774,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4630mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3055mm（至驾驶室顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1575-1976mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：4400kg(配驾驶室）；标准配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进24/倒退24/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：动力高低档和同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","33800","苏农机（2017）第（0121）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4775,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1104-2L（原：P5-1104-PT3）","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：部分动力换档+同步器换档","33800","部20160411","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4776,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1104-1L（原：P5-1104-PT）","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","33800","部20151993","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4777,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-XP","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","33800","部20170954","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4778,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1004-2L（原：P5-1004-PT3）","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","33800","部20160410","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4779,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1004-1L（原：P5-1004-PT）","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","33800","部20151992","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4780,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-XP","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","33800","部20170950","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4781,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1104-C","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152114","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4782,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","F1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸:4650×2160×2700（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:3700kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全架","33800","部20170388","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4783,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","F1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸:4650×2160×2700（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:4100kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","33800","部20170388","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4784,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152118","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4785,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1104-C","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:81（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1165；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","33800","部20170694","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4786,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换挡","33800","部20171329","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4787,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1004-C1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152118","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4788,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换挡","33800","部20171327","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4789,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1104-XAP","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","33800","部20171729","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4790,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1004-XAP","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","33800","部20171724","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4791,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104D","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4630mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3055mm（至驾驶室顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1575-1976mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：4400kg(配驾驶室）；标准配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进24/倒退24/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：动力高低档和同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","33800","苏农机（2017）第（0122）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4792,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1104-C1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：81KW/110马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换向","33800","部20152114","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4793,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-XP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","43100","部20170955","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4794,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1204D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4630mm（至前配重）×2120mm（常用轮距）×3105mm（至驾驶室顶）；轴距：2334mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1646-1928mm，后轮1575-1976mm；常用轮距（前轮/后轮）：1720mm/1688mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小使用质量：4480kg(配驾驶室）；标准配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进24/倒退24/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：动力高低档和同步器换挡；轮胎规格：前轮14.9-26、后轮16.9-38；液压悬挂装置型式：后置、Ⅱ类、三点悬挂","43100","苏农机（2017）第（0123）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4795,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1304-XP","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","43100","部20170952","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4796,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1304-XAP","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","43100","部20171720","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4797,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1204-2L（原：P5-1204-PT3）","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","43100","部20160412","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4798,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:88.5（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:3900kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全架","43100","部20170389","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4799,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204-C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:88.5（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","43100","部20170389","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4800,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1304-C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:95.6（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1156；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","43100","部20170695","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4801,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-XAP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","43100","部20171728","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4802,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1304-1L（原：P5-1304-PT）","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","43100","部20160048","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4803,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","P5-1204-PT","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","43100","部20151994","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4804,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1204-1L（原：P5-1204-PT2）","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡","43100","部20160074","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4805,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：四轮驱动变速箱换挡方式：动力换档","43100","部20170997","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4806,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：动力换档","43100","部20170996","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4807,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","PH1404","功率:142.8马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5520×2420×3170mm；最小使用质量：6430kg；转向器型式：摆线转阀式；制动系型式：湿式多片盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式、多片、单作用；变速箱型式：组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；液压悬挂系统型式：半分置式；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路液压输出（3组）","43100","部20160140","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4808,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ1454","功率:142.8马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸（长×宽×高）：5520×2420×3170mm；最小使用质量：6430kg；转向器型式：开芯无反应式；制动系型式：多片湿式盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式；变速箱型式：ZF-T7226、组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；液压悬挂系统型式：分置式；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路阀输出","43100","部20151827","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4809,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5750×2332（单）、3600（双）×3210，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：132.5，发动机商标或品牌：潍柴道依茨、东方红、玉柴，发动机型号：WP6T180E200、LR6M3L-22、YC6A205L-T20，轴距（mm）：2830，最小使用质量（kg）：6300（单）、7180（双），配重（kg）(前/后)：1120/450（单）、无（双），档位数（前进/倒退/爬行）：40/40，变速箱型式：ZF-T7232组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","43100","部20152812","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4810,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","山东恒邦发动机制造有限公司","轮式拖拉机","泰拖-1804A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5750×2332（单）、3600（双）×3210，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kw）：132.5，发动机商标或品牌：潍柴道依茨、东方红、玉柴，发动机型号：WP6T180E200、LR6M3L-22、YC6A205L-T20，轴距（mm）：2830，最小使用质量（kg）：6300（单）、7180（双），配重（kg）(前/后)：1120/450（单）、无（双），档位数（前进/倒退/爬行）：40/40，变速箱型式：ZF-T7232组成式，机架型式：无架式，驾驶室：有","43100","部20152914","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4811,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.4m-1.7m旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8(6)(160)","旋幅:1.6m;","型号名称：2BFG-8(6)(160)型旋耕施肥播种机；结构尺寸(长×宽×高mm)：1750×1950×1260配套动力（KW）:36.7～58.8工作幅宽：1600mm；结构型式：悬挂式 作业速度范围：0.5～1.0m/s；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮 刀辊设计转速：230r/min；最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：44把 ；条播部分行距：200mm；工作行数：8 ；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式 ；数量：8/6个；驱动方式：链传动； 种/肥箱容积：80/80L；排量调节方式：手动调节 传动机构型式：地轮+链传动 开沟器型式：铲锄+圆盘 数量：8个；深度调节范围：10～15mm；地轮型式：滚筒式 地轮直径：Φ320mm；地轮高度调节范围：15～25mm；镇压器型式：地轮镇压","1900","2019TJ078","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4812,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.4m-1.7m旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8/6","旋幅:1.5m;","型号规格：2BFG-8/6；结构型式：悬挂式；配套动力范围：22.5-37.5kw；工作状态外形尺寸：1750mm×1750mm×1250mm；作业速度范围：0.56-1.11m/s；作业小时生产率：≥0.2h㎡/h；工作幅宽：1500mm；耕深≥12cm；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：246r/min；最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：32把；行距：185mm；工作行数：8；排种/排肥形式：外槽轮式/外槽轮式；数量：8/6个；驱动方式：地轮传动；种/肥箱容量：98/98L；排量调节方式：换挡齿轮/勺轮；传动机构形式：链传动；开沟器形式：铲锄式+圆盘式；数量：8个；深度调节范围10-15mm；地轮形式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm；高度调节范围：15-25mm；镇压器形式：镇压轮","1900","2017TJ784","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4813,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.4m-1.7m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-6（150）","旋幅:1.5m;","工作幅宽 1.5M  播种行数 6 行","1900","陕2019016","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[4814,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.4m-1.7m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-7（160Q）","旋幅:1.6m;","工作幅宽 1.6M 播种行数 7行","1900","陕2019005","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[4815,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.4m-1.7m旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(160)","旋幅:1.6m;","工作幅宽 1.6 M  播种行数 9 行","1900","部20181003","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[4816,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(8)(180)","旋幅:1.8m;","型号规格：2BFG-9（8）（180）；结构尺寸(长×宽×高mm)：1900×2150×1220；配套动力（KW）:58.8～82.5；工作幅宽：1800mm；结构型式：悬挂式； 作业速度范围：0.5～1.0m/s；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮； 刀辊设计转速：230r/min；最大回转半径：225mm ；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：56把 ；条播部分行距：200mm；工作行数：9 ；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式； 数量：9/8个；驱动方式：链传动； 种/肥箱容积：90/90L；排量调节方式：手动调节； 传动机构型式：地轮+链传动 ；开沟器型式：锄铲+圆盘； 数量：9个；深度调节范围：10～15mm地轮型式：滚筒式 ；直径：Φ320mm；高度调节范围：15～25mm；镇压器型式：地轮镇压","2500","2019TJ079","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4817,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-8（180）","旋幅:1.8m;","工作幅宽 1.8M 播种行数 8 行","2500","陕2019005","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[4818,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(200)","旋幅:2.0m;","播种行数：14行，耕幅：200CM","2500","苏农机（2016）第（0016）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4819,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕施肥播种机","2BXS-10A","旋幅:1.8m;","型号规格：2BXS-10A；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：40.4～51.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2145×2180×1300（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.33～0.53h㎡/h；工作幅宽：180cm；耕深：8～16cm；旋耕部分：传动方式：中间传动；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245/IT245左；总安装刀数：52把。条播部分：行距：18cm；工作行数：10行；排种/肥器形式：外槽轮/外槽轮；数量：10/5个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：72/88L；排量调节方式：丝杠/丝杠（种/肥)；传动机构型式：链条；开沟器型式：圆盘式（播种）/箭铲式（施肥）；数量：10/5个；深度调节范围：40～80mm；地轮型式：滚筒；直径：400mm；高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","2500","豫2017161","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4820,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕播种机","2BXS-10C","旋幅:1.8m;","外形尺寸（长×宽×高）：1530×2160×1300（mm）；结构质量：640kg；配套动力：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760  r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；工作效率：0.33～0.53h㎡/h；旋耕部分：幅宽：1800mm；耕深：13.7cm；传动方式：中间齿轮；挂接方式：后置液压全悬挂；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245。条播部分：传动方式：链条；种子/肥料箱容积：160L；运输间隙：350mm；排种/肥器形式：外槽轮；数量：10/5个；排量调节方式：丝杠；开沟器：型式：圆盘式：铲尖材料：65Mn；数量：10个；深度调节范围：40～80mm。","2500","豫2015041","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[4821,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕播种机","2BXS-12C","旋幅:2m;","外形尺寸（长×宽×高）：1830×2350×1300（mm）；结构质量：740kg；配套动力：58.8～80.85kW；工作效率：0.4～0.67h㎡/h；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；旋耕部分：幅宽：2000mm；耕深：12～16cm；传动方式：中间齿轮传动；挂接方式：后置液压全悬挂；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245。条播部分：传动方式：链条；种子/肥料箱容积：160L；运输间隙：350mm；排种/肥器形式：外槽轮；数量：12/6个；排量调节方式：丝杠；开沟器：形式：圆盘式：铲尖材料：65Mn；数量：12个；深度调节范围：40～80mm。","2500","豫2015042","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[4822,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕施肥播种机","2BXS-12A","旋幅:2m;","型号规格：2BXS-12A型旋耕施肥播种机；结构型式：排种器单排排列；配套动力：51.5～66.2kW；外形尺寸（长×宽×高）：2110×2390×1300（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作效率：0.40～0.67h㎡/h；工作幅宽：200cm；耕深：8～16cm；旋耕部分：传动方式：中间传动；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把。条播部分：行距：17cm；工作行数：12行；排种/肥器形式：外槽轮/外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：滚筒；种子/肥料箱容积：92/142L；排量调节方式：丝杠调节/丝杠调节；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：圆盘式/箭铲式（播种/排肥）；数量：12/6个（播种/排肥）；深度调节范围：20～80mm；地轮型式：滚筒；直径：400mm；高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","2500","部20171369","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4823,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(200）","旋幅:2m;","外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1590×2260×1360；结构质量（kg）：860；配套动力（kW）：44.1~58.8；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：正常耕作≥8；保护性耕作：≤8；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（mm）：225、245；总安装刀数（把）：58；旋耕刀型号：IT225、IT245；播种行数（行）：14；施肥行数（行）：8；排种/肥器型式：外槽轮式；开沟器型式：双圆盘。","2500","苏农机（2016）第（0307）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4824,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14（4）（200）A","旋幅:2m;","工作幅宽：200cm；旋耕部分传动方式：中间传动；旋耕部分刀辊总安装刀数：60把；条播部分工作行数：14行；条播部分排种器形式：钉轮式；条播部分排肥器形式：外槽轮式；","2500","冀2017T—230","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[4825,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","连云港市连发机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12（8）（200）","旋幅:2m;","配套功率(kW)：44.1-58.8；外形尺寸：1590×2260×1360㎜；结构质量（kg）：860；纯工作小时生产率（h㎡/h）：0.27-0.85；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720，1000；幅宽(cm)：200；耕深（㎝）：≥8；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊设计转速（r/min）：228,265,231,200,314,291，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数（把）：58，旋耕刀型号：IT225,IT245，条播施肥部分传动方式：链条传动；种子/肥箱容积（L）：70/66，排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；排种/肥器数量：12/8；排量调节方式：侧边螺旋，开沟器型式：圆盘式（播种）；铲尖材料：65Mn,开沟器数量（个）：12。","2500","部2015283","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4826,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(7)(210）","旋幅:2.1m;","外形尺寸：1570×2280×1150mm；结构质量：650kg；纯工作小时生产率：0.27～0.5hm2/h；配套拖拉机功率：≥51.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业挡：Ⅱ挡；理论前进速度：0.63m/s；耕幅：210cm；耕深：≥12cm；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：310r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：链传动；种/肥箱容积：89/96L；运输间隙：≥300mm；排种器型式/数量：外槽轮/14个；排肥器型式/数量：外槽轮/7个；排量调节方式：指针式；开沟器型式：锄铲式；开沟器材料：65Mn；开沟器数量：14个；播深调节范围：20～60mm。","3000","2018TJ368","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[4827,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-15(8)(230)","旋幅:2.3m;","播种行数：15行，耕幅：230CM","3000","苏农机（2018）第（0067）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4828,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","宿州市科鸣农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-11(8)(230)","旋幅:2.3m;","型号规格\t/\t2BFG-12(8)(230)\n结构型式\t/\t单排\n配套动力范围\tkW\t66.2～95.5\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1940×2660×1350\n作业速度范围\tm/s\t0.38～0.9\n作业小时生产率\thm2/h\t0.35～0.70\n工作幅宽\tcm\t230\n耕深\tcm\t≥12\n旋耕部分传动方式\t/\t中间齿轮传动\n旋耕部分刀辊设计转速\tr/min\t222/296\n旋耕部分刀辊最大回转半径\tmm\t245\n旋耕部分刀辊旋耕刀型号\t/\tIT245\n旋耕部分刀辊总安装刀数\t把\t68\n条播部分行距\tcm\t19\n条播部分工作行数\t行\t12\n条播部分排种/肥器型式\t/\t外槽轮式/外槽轮式\n条播部分排种/肥器数量\t个\t43807\n条播部分排种/肥器驱动方式\t/\t地轮\n条播部分种子/肥箱容积\tL\t159/257\n条播部分排量调节方式\t/\t手柄调节\n条播部分传动机构型式\t/\t地轮+链条传动\n条播部分开沟器型式\t/\t圆管式\n条播部分开沟器数量\t个\t12\n条播部分开沟器深度调节范围\tmm\t40～120\n条播部分地轮型式\t/\t并列橡胶轮（组）\n条播部分地轮直径\t㎜\tφ360\n条播部分地轮高度调节范围\t㎜\t50～100\n条播部分覆土器型式\t/\t/\n条播部分镇压器型式\t/\t并列橡胶轮（组）","3000","2018TJ086","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4829,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-9（220G）","旋幅:2.2m;","工作幅宽 2.2M 播种行数 9 行","3000","陕2019008","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[4830,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-9（220）","旋幅:2.2m;","工作幅宽 2.2M 播种行数 9 行","3000","陕2019007","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[4831,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(220)","旋幅:2.22m;","型号：2BFG-12(8)(220)；外形尺寸(长×宽×高)：1950×2650×1420mm；结构质量：800kg；纯工作小时生产率：0.35—0.73hm2/h；配套拖拉机标定功率：63—80KW；动力输出轴转速：540r/min；常用作业挡档次:Ⅱ档;理论前进速度：0.6-1.0m/s；旋耕部分幅宽：220cm；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮式；与拖拉机连接方式：三点悬挂式；刀辊设计转速：276r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：侧边齿轮传动；种子/肥箱容积：130/130L；运输间隙：330mm；排种/施肥型式：外槽轮式/外槽轮式；数量：12/8个；排量调节方式：调节杆/调节杆；开沟器型式：铲锄式（选配圆盘式）；铲尖材料：65Mn；数量：24个；深度调节范围：40—120mm","3000","2018TJ655","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4832,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","山东庆云颐元农机制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFX-13/8(220)","旋幅:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：2300×2620×1400；结构质量（kg）：940；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.4～0.9；配套拖拉机标定功率（kW）：62.5～73.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760；配套拖拉机常用作业档挡次：低Ⅲ、低Ⅳ；配套拖拉机常用作业档理论前进速度（km/h）：2～5；旋耕部分幅宽（cm)：220；旋耕部分耕深（cm）：≥8；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；旋耕部分与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕部分刀辊设计转速（r/min）：313：旋耕部分刀辊最大回转半径（mm）：245；旋耕部分刀辊总安装刀数（把）：64；旋耕部分旋耕刀型号：ⅠT245；条播施肥部分传动方式：地轮链传动；条播施肥部分种子/肥箱容积（L）：124/124；条播施肥部分运输间隙（mm）：≥300；条播施肥部分排种/肥器型式：外槽轮式；条播施肥部分排种/肥器数量（个）：13/8；条播施肥部分排种/肥器排量调节方式：螺纹调节；条播施肥部分开沟器型式：圆盘式；条播施肥部分开沟器铲尖材料：65Mn； 条播施肥部分开沟器数量（个）：13；开沟器深度调节范围（mm）：0～40","3000","部2015305","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[4833,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕条播机","2BFG-12(6)(212)A","旋幅:2.12m;","型号规格：2BFG-12(6)(212)A型；结构型式：三点悬挂式；配套动力范围：62.5～80.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2050×2400×1400mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.45～0.90h㎡/h；工作幅宽：212cm；耕深：≥12cm；旋耕部分： 传动方式：中间传动；刀辊设计转速：280 r/min；刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：ⅠT225；总安装刀数：60把。条播部分：行距17.5cm；工作行数：12行； 排种/肥器型式：外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：12V电机；种/肥箱容积：93/135L；排量调节方式：螺杆调节；传动机构型式：链条传动；开沟器：型式：圆盘+空心弯管（播种）；数量：6+6（圆盘+空心弯管）个；深度调节范围：20～60mm；地轮型式：单边仿形传感轮；地轮直径：φ400mm；地轮高度调节范围：0～80mm；覆土器型式：L型弹簧齿。","3000","鄂2019201","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[4834,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16（4）（230）A","旋幅:2.3m;","工作幅宽：230cm；旋耕部分传动方式：中间传动；旋耕部分刀辊总安装刀数：64把；条播部分工作行数：16行；条播部分排种器形式：钉轮式；条播部分排肥器形式：外槽轮式；条播部分排肥器数量：4个；","3000","冀2017T—229","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[4835,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","连云港市连发机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-230H","旋幅:2.3m;","配套功率(kW)：47.8-66.2；外形尺寸：1630×2570×1460㎜；结构质量（kg）：1050；纯工作小时生产率（h㎡/h）：0.27-0.85；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；理论前进速度（㎞/h）：2-5，幅宽(cm)：230；耕深（㎝）：≥12；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊设计转速（r/min）：222、258、255、296，刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数（把）：62，旋耕刀型号：IT245，条播施肥部分传动方式：镇压轮链传动；种子/肥箱容积（L）：80/76，运输间隙（㎜）：≥300，排种/肥器型式：外槽轮式,；排种/肥器数量：16/10；排量调节方式：侧边螺旋式调节手柄，开沟器型式：双圆盘式；开沟器材料：65Mn,开沟器数量（个）：16。","3000","苏农机（2016）第（0309）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4836,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(230)","旋幅:2.3m;","旋幅：230cm.整机质量690(KG)，外形尺寸(长×宽×高)2650×1700×1150(MM)，行距(MM)15-35，播种/排肥行数:16/10，配套动力功率51.8-62.5(kW)，挂接方式:标准三点悬挂，旋耕机传动方式:中间齿轮传动，条播传动：链条传动，排种器型式:外槽轮式，种子开沟器型式:尖角铲式，旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:76把,耕深130MM.","3000","苏农机（2016）第（0220）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4837,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","唐河县大华机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGL-12(6)(235)","旋幅:2.35m;","工作幅宽：235cm；旋耕部分刀辊总安装刀数：68把；条播部分行距：19.2cm；条播部分工作行数：12行；条播部分排种/肥器型式：外槽轮式；条播部分排种/肥器数量：12/6个；条播部分排种/肥器驱动方式：镇压辊+链条传动/电机驱动；条播部分排量调节方式：侧边螺纹调节；条播部分开沟器型式：锄铲式；条播播种部分开沟器数量：12个；条播施肥部分开沟器数量：6个；条播部分地轮型式：笼式镇压辊。","3600","鄂2019112","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[4838,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(250)","旋幅:2.5m;","工作幅宽 2.5 M 播种行数 13 行","3600","部20190011","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[4839,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-10（250G）","旋幅:2.5m;","工作幅宽2.5M 播种行数 10行","3600","陕2019010","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[4840,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕播种机","2BXS-14","旋幅:2.5m;","外形尺寸（长×宽×高）：2110×2980×1380（mm）；结构质量：820kg；配套动力：80.85～88.2kW；工作效率：0.47～0.73h㎡/h；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；旋耕部分：幅宽：2500mm；耕深：12～16cm；传动方式：中间齿轮传动；挂接方式：后置液压全悬挂；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245。条播部分：传动方式：链条；种子/肥料箱容积：320L；运输间隙：350mm；排种/肥器形式：外槽轮；数量：14/7个；排量调节方式：丝杠；开沟器：形式：圆盘：铲尖材料：65Mn；数量：14个；深度调节范围：40～80mm。","3600","豫2015040","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[4841,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","连云港市连发机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(250)","旋幅:2.5m;","配套功率(kW)：88.2-110.2；外形尺寸：1636×2880×1600㎜；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720，1000；幅宽(cm)：250；耕深（㎝）：≥12；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：200、231（N动=540）；228、265（N动=720）；291、314（N动=1000）；刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数（把）：66，旋耕刀型号：,IT245，行距（㎝）：17-24（播种）；20（施肥），排种/肥器行数（行）：16/10（播种/施肥）；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：16；排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量（个）：10；种/肥箱容积（L）：90/86，排量调节方式：侧边螺旋式调节手柄，条播施肥部分传动方式：链传动，开沟器型式：圆管腿式，开沟器数量：16个，地轮型式：圆柱式，地轮直径：325㎜。","3600","苏农机（2019）第（0219）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4842,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","山东大华机械有限公司","旋耕条播机","2BFX-12/12(264)","旋幅:2.64m;","播种行数:12;外形尺寸（长×宽×高）：1600×2800×1300mm；结构质量：1050kg；配套拖拉机标定功率：≥66.15 kW；旋耕部分幅宽：264cm；旋耕部分耕深：12～18cm；旋耕部分排种器型式:外槽轮式 ;旋耕部分播幅宽度：2640 mm；条播施肥部分开沟器深度调节范围：0～60mm","4000","部20160285","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[4843,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-22（7）（310）","旋幅:3.1m;","外形尺寸：2000×3360×1400mm；结构质量：1020kg；纯工作小时生产率：0.61～0.84hm2/h；配套拖拉机功率：≥73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业挡：Ⅱ、Ⅲ挡；理论前进速度：0.55～0.75m/s；耕幅：310cm；耕深：≥12cm；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：链传动；种/肥箱容积：196/362L；运输间隙：≥300mm；排种器型式/数量：外槽轮/11个（每个排种器播种2行）；排肥器型式/数量：外槽轮/7个；排量调节方式：螺纹调节；开沟器型式：锄铲式+圆盘式；开沟器材料：65Mn；开沟器数量：15个（圆盘开沟器8个，每个播种1行；锄铲式开沟器7个，每个播种2行）；播深调节范围：20～60mm。","4000","2015TJ384","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[4844,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20（7）（280）","旋幅:2.8m;","外形尺寸：2000×3130×1410mm；结构质量：930kg；纯工作小时生产率：0.55～0.75hm2/h；配套拖拉机功率：≥73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业挡：Ⅱ、Ⅲ挡；理论前进速度：0.55～0.75m/s；耕幅：280cm；耕深：≥12cm；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：链传动；种/肥箱容积：178/328L；运输间隙：≥300mm；排种器型式/数量：外槽轮/10个（每个排种器播种2行）；排肥器型式/数量：外槽轮/7个；排量调节方式：螺纹调节；开沟器型式：锄铲式+圆盘式；开沟器材料：65Mn；开沟器数量：13个（圆盘开沟器6个，每个播种1行；锄铲式开沟器7个，每个播种2行）；播深调节范围：20～60mm。","4000","2015TJ383","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[4845,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(6)(252)","旋幅:2.52m;","外形尺寸：2250×2690×1230mm；结构质量：850kg；纯工作小时生产率：0.35～0.6hm2/h；配套拖拉机功率：≥58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；常用作业挡：Ⅱ挡；理论前进速度：0.63m/s；耕幅：252cm；耕深：≥12cm；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：310r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：链传动；种/肥箱容积：95/132L；运输间隙：≥300mm；排种器型式/数量：外槽轮/12个；排肥器型式/数量：外槽轮/6个；排量调节方式：指针式；开沟器型式：圆盘式；开沟器材料：65Mn；开沟器数量：12个；播深调节范围：20～60mm。","4000","2018TJ369","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[4846,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14/20","旋幅:2.59m;","型号规格：2BFG-14/20；结构型式：悬挂式；配套动力范围：82.5-97.5kw；工作状态外形尺寸：2800mm×2200mm×1450mm；作业速度范围：0.65-1.05m/s；作业小时生产率：≥0.4h㎡/h；工作幅宽：2590mm；耕深≥12cm；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：246r/min；最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；行距：185mm；工作行数：14；排种/排肥形式：外槽轮式/外槽轮式；数量：14/20个；驱动方式：地轮传动；种/肥箱容量：167/271L；排量调节方式：换挡齿轮/勺轮；传动机构形式：链传动；开沟器形式：铲锄式+圆盘式；数量：14个；深度调节范围10-15mm；地轮形式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm；高度调节范围：15-25mm；镇压器形式：镇压轮","4000","2017TJ785","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4847,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-15(270)","旋幅:2.7m;","工作幅宽 2.7 M 播种行数 15 行","4000","部20190013","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[4848,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16/20","旋幅:2.96m;","型号规格：2BFG-16/20；结构型式：悬挂式；配套动力范围：90.0-112.5kw；工作状态外形尺寸：3150mm×2200mm×1450mm；作业速度范围：0.68-1.68m/s；作业小时生产率：≥0.5h㎡/h；工作幅宽：2960mm；耕深≥15cm；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：246r/min；；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：72把；行距：185mm；工作行数：16；排种/排肥形式：外槽轮式/外槽轮式；数量：16/20个；驱动方式：地轮传动；种/肥箱容量：188/308L；排量调节方式：换挡齿轮/勺轮；传动机构形式：链传动；开沟器形式：铲锄式+圆盘式；数量：16个；深度调节范围10-15mm；地轮形式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm；高度调节范围：15-25mm；镇压器形式：镇压轮","4000","2017TJ786","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[4849,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕播种机","2BXS-16","旋幅:3m;","外形尺寸（长×宽×高）：2100×3440×1590（mm）；结构质量：1100kg；配套动力：80.85～95.55kW；工作效率：0.53～0.87h㎡/h；动力输出轴转速：760r/min；常用作业档次：Ⅱ；理论前进速度：0.69～1.39m/s；旋耕部分：幅宽：3000mm；耕深：12cm；传动方式：中间齿轮传动；挂接方式：后置液压全悬挂；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT245。条播部分：传动方式：链条；种子/肥料箱容积：700L；运输间隙：450mm；排种/肥器形式：外槽轮；数量：16/8个；排量调节方式：丝杠；开沟器，形式：圆盘：铲尖材料：65Mn；数量：16个；深度调节范围：40～60mm。","4000","豫2015045","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[4850,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(10)(260)","旋幅:2.6m;","旋幅:2600mm,播种/排肥行数:19/10，行距(mm):13.7,外形尺寸(长×宽×高):1590×2960×1340(mm)，配套动力功率73.5-92.5(kW),挂接方式:标准三点悬挂,旋耕机传动方式:中间齿轮传动,条播传动：轮传动/电机传动，排种器型式:外槽轮式,种子开沟器型式:锄铲管式,导种管材质:塑胶,导肥管材质:塑料,适合播种的作物:小麦、玉米、大豆,适合的肥料:碳氨、尿素等，耕深100-150MM，生产率：0.65-1.1h㎡/h.","4000","苏农机（2018）第（0438）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[4851,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机(含秸秆覆盖功能)","郓城县工力有限公司","带状旋耕施肥播种机","2BFG-16(14)(280)","旋幅:2.8m;含秸秆覆盖功能:是 ;","配套动力：≧81kW轮式拖拉机、外形尺寸：2280×3160×1400（mm）、结构质量：1348kg、工作行数：32行、工作幅宽：280cm（可调）传动机构型式：中间齿轮传动、排种器型式：外囊孔式、排种器数量：16×2个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：14个、开沟器型式：圆盘式、开沟器数量：16个、种/肥箱容积：185/285L、","7900","2016TJ141","2020-12-31","非通用类","山东省",""]