{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":6127,"n_cols":16,"rows_kept":6127,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2020年农机购置补贴产品信息表（第一批）"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","中央补贴额（元）","证书编号","有效期截止日期\r\n","机具类型","企业所属省份","备注"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-230","单体幅宽:30cm;铧体个数:2铧;","型号规格：1LFY-230；结构型式：液压翻转；外形尺寸(长×宽×高)mm：1460×900×1200；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：DG-J50CE.E；翻转机构油缸数量：1个；单侧铧体个数：2铧；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：300mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）：1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：65～165mm。","590","豫2017108","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-227","单体幅宽:27cm;铧体个数:4(左2右2)铧;","外形尺寸mm:（1745×1050×1200）；拖拉机联接方式:悬挂式；犁体数量:4（2+2）；犁体幅宽:270mm；限深轮数量:1个","590","豫2017085","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-230","单体幅宽:30cm;铧体个数:4(2+2)铧;","型号规格:1LYF-230；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1380×960×1080；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ50×150(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):4(2+2)；犁体工作幅宽(MM):300；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~280.","590","豫2017088","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-230","单体幅宽:30cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:1380×960×1010；配套动力（KW）:26.6；犁体幅宽（mm）：300；犁体数量（个）：4","590","豫2015238","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转双向犁","1LF-230","单体幅宽:30cm;铧体个数:2铧;","单体幅宽：300mm，犁体数量：左右各2个，共4个","590","冀2018T—035（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-320","单体幅宽:20cm;铧体个数:3铧;","外形尺寸：（1557x950x1180）mm；机器质量：245kg；配套拖拉机标定功率：（29.5-36.7）kw；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：6个；犁体工作幅宽:200mm;","990","豫2016112","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","山东希成农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LFT-4","单体幅宽:33cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向调幅翻转犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4320×2400×1760mm；与拖拉机连接方式：悬挂式；工作幅宽：1320、1520、1760、2000mm翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：XSTC-82/70-240；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：4+4；犁体类型：铧式犁；犁体工作幅宽（最大）：500mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：330、380、440、500mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：运输、限深两用轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：0-260mm","990","鲁T2018076","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2400*1400*1240、机器质量（kg）:380、配套拖拉机标定功率（kw）:29.4~36.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：6、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（cm）:40、最大耕深（cm）:25","990","冀2018T—023（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2550*1700*1300、机器质量（kg）:450、配套拖拉机标定功率（kw）:36.8~44.1、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：8、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（cm）:40、最大耕深（cm）:25","990","冀2018T—024（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2170*1240*1210、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各3、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:250","990","冀2018T—160","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-425","单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2650*1510*1250、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:250","990","冀2018T—159","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2160*1420*1390、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各3、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","990","冀2018T—158","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2810*1850*1410、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","990","冀2018T—157","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-425","单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2530*1450*1060、机器质量（kg）:335、配套拖拉机标定功率（kw）:29.4-36.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各4、犁体工作幅宽（mm）:250、犁体纵向距离（cm）:62、最大耕深（cm）:22","990","2015T—030","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽30CM,4铧翻转犁,2、结构形式:三点悬挂；3、配套动力:66KW；4、外形尺寸(长×宽×高):2550MM×1450MM×1400MM；5、整机重量:790KG；6、耕深:30CM","990","新2015008","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","结构型式（/)液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3250×1270×1200；机器质量（㎏）565；配套拖拉机标定功率（kw)44.1-51.4；与拖拉机配套连接方式（/）悬挂式；悬挂类型（/)三点悬挂；翻转机构型式（/)液压；犁体数量（个）8；犁体工作幅宽（㎜）270；犁体纵向距离（cm)40","990","豫2015245","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","结构型式（/)液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）2600×930×1200；机器质量（㎏）458；配套拖拉机标定功率（kw)36.7-44.1；与拖拉机配套连接方式（/）悬挂式；悬挂类型（/)三点悬挂；翻转机构型式（/)液压；犁体数量（个）6；犁体工作幅宽（㎜）270；犁体纵向距离（cm)40","990","豫2015244","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸mm:2900×1450×1300；与拖拉机配套动力kw:40.4-51.5；犁体数量(个):8(4+4)；犁体工作幅宽(cm):27","990","豫2015221","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸mm:2500×1450×1300；与拖拉机配套动力kw:29.4-36.8；犁体数量(个):6(3+3)；犁体工作幅宽(cm):27","990","豫2015222","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3110mm*1680mm*1360mm；机器质量780kg；配套拖拉机标定功率≥66.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽300mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮","990","2018TJ552","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-435","单体幅宽:20/25/30/35cm;铧体个数:4+4铧;","结构形式：双向调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）:3800×1850×1750mm;与拖拉机联接方式：悬挂式，犁体数量：4+4，犁体类型：栅条式；调幅犁调整幅宽范围：200/250/300/350mm;","990","鲁T2017138","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:左右各4铧;","规格型号：1LF-430，外形尺寸（长*宽*高）：2900mm*1260mm*1425mm，机器质量：750kg，配套动力：58.8-61.2kw，犁体数量：左右各4个，犁体工作幅宽：300mm，最大耕深：30cm，翻转机构形式：液压式","990","冀2017T—311（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1920*1200*1060、机器质量（kg）:275、配套拖拉机标定功率（kw）:25.7-29.4、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各3、犁体工作幅宽（mm）:250、犁体纵向距离（cm）:63、最大耕深（cm）:22","990","2015T—031","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:6铧;","配套动力范围（kW）：29.4-36.7；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2300×1430×1080；结构质量（kg）：385；犁体数量（个）：6；翻转机构型式：液压翻转","990","豫2017111","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","犁体工作幅宽 ;270mm   犁体数量：6（左右各3个）个","990","豫2019006","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:4+4铧;","配套动力范围（kW）：69.8-80.8；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2590*1490*1450；结构质量（kg）： 575；犁体数量（个）：4＋4；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：不适用","990","鲁T2017067","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:8(左4右4)铧;","外形尺寸mm:（2600×1300×1420）；拖拉机联接方式:悬挂式；犁体数量:8（4+4）；犁体幅宽:270mm；犁轮数量:限深轮1个","990","豫2017083","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:6(左3右3)铧;","外形尺寸mm:（2050×1230×1400）；拖拉机联接方式:悬挂式；犁体数量:6（3+3）；犁体幅宽:270mm；犁轮数量:限深轮1个","990","豫2017084","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:8(4+4)铧;","型号规格:1LYF-430；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):2950×1500×1350；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ63×168(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):8(4+4)；犁体工作幅宽(MM):300；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~300.","990","豫2017090","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-328","单体幅宽:28cm;铧体个数:6(3+3)铧;","型号规格:1LYF-328；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):2460×1300×1350；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ50×150(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):6(3+3)；犁体工作幅宽(MM):280；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~280.","990","豫2017092","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-328","单体幅宽:28cm;铧体个数:6（左右各3个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：2610×1275×1360mm  单体工作幅宽：280mm  液压翻转  三点悬挂  铧体个数：6（左右各3个）","990","豫2018073","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-428","单体幅宽:28cm;铧体个数:8（左右各4个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：3500×1280×1400mm  单体工作幅宽：280mm  液压翻转  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","990","豫2018071","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转四铧犁","1LYF-428","单体幅宽:28cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸长x宽x高(mm):2970x1780x1360;结构型式：液压翻转；单犁体工作幅宽（cm）：28；单侧犁体数量：4铧；与拖拉机连接方式：悬挂式；","990","豫2017168","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","临洮县宏丰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","犁体工作幅宽：270（mm）,犁体数量：6（上、下各3个），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2080×1320×1250（mm），结构型式：悬挂式，与拖拉机连接方式：后三点悬挂，翻转机构型式：液压垂直翻转，油缸数量：2（左、右各1个），犁体类型：凿型犁铧，调幅犁调整幅宽范围：420（mm）,限深轮数量：2（上、下各1个）。","990","甘农机2017070","2021-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各4个，共8个","990","2015T—100(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：250mm，犁体数量：左右各3个，共6个","990","冀2017T—180（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各3个，共6个","990","2015T—101(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-445","单体幅宽:33cm;铧体个数:4铧;","结构型式：调幅犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：4570*2200*1780；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构：液压式；犁体数量：4*2个；犁体类型：栅条；调幅犁调整幅宽范围mm：330/380/450/500","990","GZNJ/TJ 2018-100","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：27cm，单侧铧体个数：3个。","990","豫2019008","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：27cm，单侧铧体个数：4个。","990","豫2019009","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","犁体工作幅宽:270  (mm )\n 犁体数量： 8（左右各4个）(个）","990","豫2019007","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-428","单体幅宽:28cm;铧体个数:4铧;","规格型号:1LF-428；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长x宽x高):2860x1500x1350mm；与拖拉机联接方式:悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号:φ76x170(mm)；油缸数量:1个；犁体数量:8个(左右各4个)；犁体类型:基本型；单犁体工作幅宽(mm):280；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:110-250mm；","990","豫2017208","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","单侧铧体个数：4个，单体幅宽：27cm。 配置参数：配套功率（kW）58.8~73.5；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：2800x1390x1340mm；结构质\n量（kg）：520kg；犁体数量（个）:左右各4个；犁体工作幅宽：270mm等。","990","冀2016T—319","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","单侧铧体个数：3个，单体幅宽：25cm。 配置参数：配套功率（kW）29.4~44.1；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：2100x1250x1350mm；结构质量（kg）：340kg；犁体数量（个）:左右各3个；犁体工作幅宽：250mm等。","990","冀2016T—318","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:4铧;","单侧铧体个数：4个，单体幅宽：30cm。 配置参数：配套功率（kW）66.2~88.2；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：3250x1700x1410mm；结构质\n量（kg）：705kg；犁体数量（个）:左右各4个；犁体工作幅宽：300mm等。","990","冀2016T—320","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-320","单体幅宽:20cm;铧体个数:3铧;","规格型号:1LF-320；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长X宽X高):1940X1010X1130MM；与拖拉机联接方式:悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号:Φ63X115(MM)；油缸数量:1个；犁体数量:6个(左右各3个)；犁体类型:基本型；单犁体工作幅宽(MM):200；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:90-180MM；","990","豫2017206","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","规格型号:1LF-325；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长X宽X高):1940X1080X1240MM；与拖拉机联接方式:悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号:Φ63X165(MM)；油缸数量:1个；犁体数量:6个(左右各3个)；犁体类型:基本型；单犁体工作幅宽(MM):250；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:145-220MM；","990","豫2017207","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:8铧;","型号规格：1LF-427，结构型式：液压翻转，外形尺寸(长×宽×高)：2700×1320×1180mm，机器质量：464kg，配套拖拉机标定功率：58.8～73.5kW，犁体数量：8个，犁体工作幅宽：270mm","990","豫2015133","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-425","单体幅宽:25cm;铧体个数:左右各4铧;","单体幅宽：250mm、铧体个数：左右各4、配套动力：40.5-44.1kW、重量：450kg工作幅宽：1000mm、外形尺寸（长×宽×高）：2550×1300×1300mm、最大耕深：220mm","990","冀2018T—279（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:左右各3铧;","单体幅宽：250mm、铧体个数：左右各3、配套动力：29.4-36.8kW、重量：380kg、工作幅宽：750mm、外形尺寸（长×宽×高）：2060×1240×1275mm、最大耕深：220mm","990","2015T—096(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY 6-27","单体幅宽:27cm;铧体个数:6铧;","铧式犁：结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3700*2100*1380；配套拖拉机标定功率kw：58.8~88.2；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）6*2；犁体幅宽mm：270；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：整体式；总工作幅宽mm：1620；","2100","GZNJ/TJ 2019-151","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","常州汉森机械股份有限公司","水田铧式犁","1LS-835","单体幅宽:＜35cm;铧体个数:8铧;","工作幅宽：280cm，犁体幅宽：35cm，最大耕深：28cm，犁体数量：8只，结构质量：735kg。","2100","苏农机（2017）第（0157）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","常州汉森机械股份有限公司","水田铧式犁","1LS-635","单体幅宽:＜35cm;铧体个数:6铧;","工作幅宽：210cm，犁体幅宽：35cm，最大耕深：28cm，犁体数量：6只，结构质量：575kg。","2100","苏农机（2017）第（0156）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-525","单体幅宽:25cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3230*1650*1310、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:250","2100","冀2017T—083","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3250*1900*1300、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","2100","冀2017T—082","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-525","单体幅宽:25cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2800*1730*1160、机器质量（kg）:400、配套拖拉机标定功率（kw）:40.4~47.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各5、犁体工作幅宽（mm）:250、犁体纵向距离（cm）:53、最大耕深（cm）:22","2100","2015T—029","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3150*2050*1265、机器质量（kg）:570、配套拖拉机标定功率（kw）:51.5~58.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各5、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（cm）:58、最大耕深（cm）:25","2100","2015T—028","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","液压翻转五铧犁","1LFY-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:10（正反各5）铧;","结构型式/液压翻转 外形尺寸(mm)3130×1835×1330 与拖拉机配套连接方式/三点悬挂 翻转机构型式/液压 翻转机构油缸型号/HSG63/76-35/16 MPa 翻转机构油缸数量1个 犁体数量个10（左右各5个） 犁体工作幅宽270mm 犁体调幅犁调整幅宽范围mm/ 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型/限深轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量2个 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围225～315mm","2100","豫2019004","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LF-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸mm:3200×1600×1400；与拖拉机配套动力kw:58.8-73.5；犁体数量(个)；10(5+5)犁体工作幅宽(cm):27","2100","豫2015225","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:左右各5铧;","规格型号：1LF-530，外形尺寸（长*宽*高）：3300mm*1500mm*1500mm，机器质量：900kg，配套动力：73-81kw，犁体数量：左右各5个，犁体工作幅宽：300mm，最大耕深：30cm，翻转机构形式：液压式","2100","冀2018T—225（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","犁体工作幅宽：270（mm）\n犁体数量：10（左右各5个）（个）","2100","豫2017178","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-525","单体幅宽:25cm;铧体个数:5铧;","结构型式：液压翻转；配套动力：55-73.5kW；外形尺寸：3160*1600*1260mm；结构重量：630kg；犁体工作幅宽：250mm；铧体个数：5铧；犁体纵向距离：60cm；最大耕深：22cm；每米工作幅宽质量：504kg；犁架主梁底面宽度：80mm；犁轮类型：限深轮；犁轮规格：360*120mm","2100","豫2016079","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:5+5铧;","配套动力范围（kW）：73.5-95.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3300*1880*1470；结构质量（kg）： 723；犁体数量（个）：5＋5；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：不适用","2100","鲁T2017069","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河南康德瀚机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：27cm；铧体个数：5个","2100","豫2017167","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：3660×1350×1340，机器质量（kg）：610，功率（kw）:47.8-55.1,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：270，耕深（cm）：25","2100","辽2015017","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-627","单体幅宽:27cm;铧体个数:6铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：4200×1600×1360，机器质量（kg）：730，功率（kw）:59-70,犁体数量（个）：左右各6，犁体工作幅宽（mm）：270，耕深（cm）：25","2100","辽2017010","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:10(5+5)铧;","型号规格:1LYF-530；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):3700×1600×1450；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ70×168(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):10(5+5)；犁体工作幅宽(MM):300；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~300.","2100","豫2017089","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","单体幅宽:33cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5400*2900*1800；配套拖拉机标定功率kw：132.3~176.4；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：大犁：5*2；小犁：5*2；犁体幅宽mm：最小：330；最大：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：最小：1650；最大：2500；","2100","GZNJ/TJ 2019-132","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转五铧犁","1LYF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸长x宽x高(mm):3650x1850x1560;结构型式：液压翻转；单犁体工作幅宽（cm）：30；单侧犁体数量：5铧；与拖拉机连接方式：悬挂式；","2100","豫2017169","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-525","单体幅宽:25cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3240*1940*1430；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：液压式；犁体数量：10个；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽mm：250","2100","冀2018T—184","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-528","单体幅宽:28cm;铧体个数:5铧;","规格型号:1LF-528；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长x宽x高):3290x1790x1350mm；与拖拉机联接方式:悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号:φ76x170(mm)；油缸数量:1个；犁体数量:10个(左右各5个)；犁体类型:基本型；单犁体工作幅宽(mm):280；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:110-250mm；","2100","豫2017209","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:5铧;","单侧铧体个数：5个，单体幅宽：30cm。 配置参数：配套功率（kW）88.2~102.9；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：3750x1800x1415mm；结构质\n量（kg）：895kg；犁体数量（个）:左右各5个；犁体工作幅宽：300mm等。","2100","冀2016T—322","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-525","单体幅宽:5cm;铧体个数:25铧;","单侧铧体个数：5个，单体幅宽：25cm。 配置参数：配套功率（kW）62.5~88.2；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：3460x1420x1410mm；结构质\n量（kg）：645kg；犁体数量（个）:左右各5个；犁体工作幅宽：250mm等。","2100","冀2016T—321","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-525","单体幅宽:25cm;铧体个数:左右各5铧;","单体幅宽：250mm、铧体个数：左右各5、配套动力：55.2-66.1kW、重量：550kg、工作幅宽：1250mm、外形尺寸（长×宽×高）：2900×1550×1300mm、最大耕深：220mm","2100","冀2017T—257（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-245","单体幅宽:45cm;铧体个数:2铧;","结构型式（/)液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）1860×1050×1440；机器质量（㎏）400；配套拖拉机标定功率（kw)44.1-58.8；与拖拉机配套连接方式（/）悬挂式；悬挂类型（/)三点悬挂；翻转机构型式（/)液压；犁体数量（个）4；犁体工作幅宽（㎜）450；犁体纵向距离（cm)50","590","豫2015243","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-135","单体幅宽:35cm;铧体个数:1铧;","外形尺寸：(1450x1100x870）mm；机器质量：150kg；配套拖拉机标定功率：（13.3-18.4）kw；悬挂类型：两点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：2个；犁体工作幅宽:350mm;","590","豫2015283","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","翻转犁","1LF-135","单体幅宽:35cm;铧体个数:1铧;","外形尺寸：（1400x1000x600）mm；机器质量：138kg；配套拖拉机标定功率（13.3-18.4）kw；悬挂类型：两点悬挂；犁体数量：2个；犁体工作幅宽：350mm；","590","豫2015285","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-235","单体幅宽:35cm;铧体个数:4(2+2)铧;","型号规格:1LYF-235；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1660×1120×1260；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ50×150(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):4(2+2)；犁体工作幅宽(MM):350；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~300.","590","豫2017093","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-235","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:1660×1010×1180；配套动力（KW）:36.75；犁体幅宽（mm）：350；犁体数量（个）：4","590","豫2015239","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：500\n犁体数量（个）：3×2","2300","新2018253","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：400\n犁体数量（个）：4×2","2300","新2017092","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：500\n犁体数量（个）：3×2","2300","新2017091","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-360","单体幅宽:45、50、55、60cm;铧体个数:3×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：450、500、550、600\n犁体数量（个）：3×2","2300","新2018255","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","悬挂式液压翻转犁","1LF-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:4×2铧;","结构型式：液压翻转可调幅宽\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：4170×2247×1740\n与拖拉机联接方式：全悬挂\n工作幅宽：500mm\n调幅犁调整幅宽范围（mm）：330/380/440/500\n犁体 数量 4×2\n工作幅宽：500mm","2300","黑垦鉴2017126","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-460","单体幅宽:45、50、55、60cm;铧体个数:4×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：450、500、550、600\n犁体数量（个）：4×2","2300","新2018259","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市黄河机械制造有限公司","液压翻转四铧犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8(4+4)铧;","1 结构尺寸（长*宽*高mm）:3050x1800x1550 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:73.5-88.2 与拖拉机连接方式:悬挂式 翻转机构型式:液压驱动 油缸型号:Φ73x170 犁轮数量:1 犁轮数量:8（4+4） 犁轮类型:基本型 犁体工作幅宽（mm）:350 犁轮类型:限深轮 犁轮数量:2 限深轮调节范围（mm）:115-310","2300","豫2018002","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市黄河机械制造有限公司","液压翻转三铧犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:6(3+3)铧;","1结构型式：液压翻转 2外形尺寸（长x宽x高）mm：2370x1515x1423 3与拖拉机连接方式：悬挂式 4翻转机构：液压驱动 5油缸个数：1 6犁体类型:基本型 7犁体数量：6（3+3）8犁体工作幅宽：350mm","2300","豫2018001","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市黄河机械制造有限公司","液压翻转调幅四铧犁","1LFT-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:8(4+4)铧;","1结构尺寸（长*宽*高mm）:4500x1800x1700 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:88.2-117.6 与拖拉机连接方式:悬挂式 翻转机构型式:液压驱动 油缸型号:Φ100x200 油缸数量:1 犁体类型:基本型 犁体数量:8（4+4） 犁体工作幅宽（mm）:450 犁轮数量:1 犁轮类型:限深轮兼行走轮 限深轮调节范围（mm）:115-350","2300","豫2016142","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸：（3165x1665x1460）mm；机器质量：695kg；配套拖拉机标定功率：（95.6-110.3）kw；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：8个；犁体工作幅宽:400mm;","2300","豫2016111","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","外形尺寸：（2470X1430X1300）mm；机器质量：750kg；配套拖拉机标定功率：（40.4-73）kw；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：6个；犁体工作幅宽:350mm;","2300","豫2015284","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","江苏大力士机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","犁体工作幅宽:350mm；犁体数量（个）：正反各4；犁体类型：铧式犁；犁体调幅犁调整幅宽范围mm:300-400；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：3165×1660×1550；配套动力范围（kW）：95.6-110.3；结构质量（kg）：695；与拖拉机联接方式:三点悬挂；翻转机构型式：液压垂直翻转；翻转机构油缸型号：HSGL01- 63/35-185；翻转机构油缸数量：1件；犁轮类型:限深轮；犁轮数量：2只；犁轮（限深轮）调节范围mm：12-25.","2300","苏农机（2019）第（0221）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","安徽久力机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：悬挂式液压翻转；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3400×1500×1500；翻转机构型式：液压式；翻转机构油缸型号：Φ60×300；数量：1个；犁体工作幅宽：350mm；犁体数量：4×2；犁体类型：栅条铧式","2300","2019TJ065","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式（/)液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3800×1600×1440；机器质量（㎏）850；配套拖拉机标定功率（kw)73.5-95.5；与拖拉机配套连接方式（/）悬挂式；悬挂类型（/)三点悬挂；翻转机构型式（/)液压；犁体数量（个）8；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（cm)55","2300","豫2015240","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","液压翻转犁","1LF-4","单体幅宽:33/38/44/50cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽35cm及以上，4铧翻转犁","2300","鲁T2016121","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","菏泽新亚机械设备有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：35cm；铧体个数：4铧；结构型式：液压翻转犁；外形尺寸（长×宽×高）：3700mm×1500mm×1500mm；机器质量（kg）：910；配套拖拉机标定功率（KW）：88.2-102.9；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂；翻转机构型式：双向液压翻转；调幅犁调整幅宽范围（mm）：1000~1400；犁体纵向距离（cm）：70；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.0；犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：680；最大耕深（cm）：32；犁架主梁底面宽度（mm）：140；每米工作幅宽质量（kg）：650；运输间隙（cm）：≥35；后通过角（°）：18.5；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：铁轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（mm）：Φ360×120；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（cm）：12-32。","2300","2017TJ218","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁真霸道农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3*2铧;","型号规格：1LF-350  ；  结构型式：双向犁 ； 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4000*2200*1800； \n 工作幅宽： 500mm ；  犁尖之间高度 ：1800mm；    犁体数量： 3*2个；   犁片型式： 删条；    与拖拉机联接型式：三点悬挂 ；   旋转型式：液压翻转；油缸规格：80-465；数量：1个   限深轮类型： 充气橡胶轮；数量：2个 ；  限深轮调节范围：200-500mm ；其它油缸型号50-270；数量：2个。","2300","辽2019020","2023-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁真霸道农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:4*2铧;","型号规格：1LF-450  ；  结构型式：双向犁 ； 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5100*2200*1800； \n 工作幅宽： 500mm ；  犁尖之间高度 ：1800mm；    犁体数量： 4*2个；   犁片型式： 删条；    与拖拉机联接型式：三点悬挂 ；   旋转型式：液压翻转；油缸规格：80-465；数量：1个   限深轮类型： 充气橡胶轮；数量：2个 ；  限深轮调节范围：200-500mm ；其它油缸型号50-270；数量：2个。","2300","辽2019023","2023-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY 4-40","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：4800*2400*1830；配套拖拉机标定功率kw：102.9~154.5；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：大犁：4*2；小犁：4*2；犁体幅宽mm：最小：400；最大：450；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：最小：1600；最大：1800；","2300","GZNJ/TJ 2019-150","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","徐州沃孚机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：35cm，铧体个数：4铧","2300","苏农机（2018）第（0256）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","高速调幅液压翻转犁","1LFT-4","单体幅宽:30/35/40/45cm;铧体个数:4铧;","型号名称：1LFT-4 高速调幅液压翻转犁；结构型式：液压翻转、手动调幅；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4500×2100×1800mm；与拖拉机联接方式： 全悬挂；翻转机构型式： 翻转液压油缸；翻转机构油缸型号：油缸 A70D40C250；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：4×2；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽：300/350/400/450mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：1200/1400/1600/1800mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：充气橡胶轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：100～300mm。","2300","黑垦鉴2017068","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","雷沃重工股份有限公司","液压翻转犁","1LFT-4H","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向调幅犁；单体幅宽：50cm，犁体数量：4+4","2300","鲁T2017137","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2950*1800*1500、机器质量（kg）:770、配套拖拉机标定功率（kw）:66.2~73.5、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：8、犁体工作幅宽（mm）:350、犁体纵向距离（cm）:45、最大耕深（cm）:28","2300","冀2018T—025（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3650*2300*1760、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:350","2300","冀2017T—081","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向调幅犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4100*2250*1800、机器质量（kg）:1450、配套拖拉机标定功率（kw）:88~103、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体工作幅宽（mm）:350、犁体纵向距离（cm）:85、最大耕深（cm）:28","2300","冀2016T—254","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4250*2380*1850、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:450","2300","冀2017T—079","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","江苏常发农业装备股份有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","配套动力≥95.6kw；外形尺寸（长×宽×高）:4000mm×1600mm×1850mm；结构质量：1470kg；与拖拉机配套连接方式：悬挂，悬挂类型：三点悬挂，翻转机构型式：液压式，犁体数量：（3+1）×2，犁体单体幅宽：350mm，犁体纵向距离：85cm，最大耕深：30cm","2300","2015TJ183","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-454","单体幅宽:54cm;铧体个数:8（左右各4个）铧;","结构形式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:4340×2140×1830；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；翻转机构形式:液压翻转；油缸型号(㎜):80×285；数量:1个；犁体数量:8个(左右各4个)；犁体类型:基本型；犁体工作幅宽(㎜):540；体体调幅犁调整幅宽范围(㎜):1600×2160；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围(㎜):150-320.","2300","豫2017163","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-446","单体幅宽:46cm;铧体个数:8（左右各4个）铧;","结构形式 : 液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜ : 4102×1870×1700；与拖拉机配套连接方式 : 悬挂式；翻转机构形式 : 液压翻转；油缸型号(㎜) : 70×205；数量:1个；犁体数量 : 8个(左右各4个)；犁体类型 : 基本型；犁体工作幅宽(㎜) : 460；犁体调幅犁调整幅宽范围(㎜) : 1400×1840；犁轮类型: 限深轮；犁轮数量 : 1个；限深轮调节范围(㎜) : 150-300.","2300","豫2017162","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","淮北市华丰机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","型号规格：1LF-435；结构型式：液压翻转犁；外形尺寸（长×宽×高）：3250×1520×1450mm；机器质量：700kg；配套拖拉机标定功率：80.8～95.6kW；与拖拉机配套连接方式：悬挂；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构型式：液压式；犁体数量：4×2个；犁体工作幅宽：350mm；调幅犁调整幅宽范围1400mm；犁体纵向距离：60cm；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1∶1.7；犁体水平基面到犁架底面的高度：680mm；最大耕深:28cm；犁架主梁底面宽度80mm；每米工作幅宽质量:579kg；运输间隙＞30cm；后通过角（°）：22；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；数量：1个；直径×宽度（或规格）：Φ360×120mm；限深轮调节范围：12cm；犁体单体幅宽：350mm；","2300","2017TJ065","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","淮北市华丰机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","型号规格：1LF-335；结构型式：液压翻转犁；外形尺寸（长×宽×高）：2500×1520×1450mm；机器质量：520kg；配套拖拉机标定功率：73.5～88.2kW；与拖拉机配套连接方式：悬挂；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构型式：液压式；犁体数量：3×2个；犁体工作幅宽：350mm；调幅犁调整幅宽范围1050mm；犁体纵向距离：60cm；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1∶1.7；犁体水平基面到犁架底面的高度：680mm；最大耕深:28cm；犁架主梁底面宽度80mm；每米工作幅宽质量:552kg；运输间隙＞30cm；后通过角（°）：22；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；数量：1个；直径×宽度（或规格）：Φ360×120mm；限深轮调节范围：12cm；犁体单体幅宽：350mm；","2300","2017TJ064","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-446","单体幅宽:46cm;铧体个数:8（左右各4个)铧;","外形尺寸（长×宽×高）：4400×1760×1820mm  单体工作幅宽：460mm  液压翻转 悬挂式 铧体个数：8（左右各4个)","2300","豫2017057","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽35cm, 4铧翻转犁, 结构形式:三点悬挂； 配套动力:59kW；4、外形尺寸(长×宽×高):3200mm×1580mm×1420mm；整机重量:810kg；6、耕深:23.9cm 翻转机构形式：液压油缸 犁体数量 ：4×2个 犁体工作幅宽：350mm 副犁个数：0个 运输间隙：35cm 后通过角：19.6° 犁铧类型：梯形","2300","新2014207","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：40cm，4铧液压翻转犁，外形尺寸：4315mm×2005mm×1820mm，机具重量：1260kg、连接方式：三点悬挂，液压机构型式：液压油缸，犁体数量：4×2个，犁体纵向距离：80cm，犁体工作幅宽：400mm，副犁个数：0个、耕深：27.5cm、犁铧类型：梯型、犁轮类型：铁轮、犁轮数量：1个、犁轮：直径×宽度 φ400mm×260mm、限深轮调节范围：14.5cm","2300","新2014208","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽:35cm 3铧翻转犁 结构形式:三点悬挂,配套动力:44kW, 外形尺寸(长×宽×高):3100mm×1450mm×1400mm, 整机重量:810kg,耕深:31cm 翻转机构型式：液压 犁体数量：3×2个 犁体工作幅宽：350mm 犁体纵向距离：52cm 运输间隙：35cm 犁铧类型：梯形 后通过角：20° 犁轮类型：胶轮 犁轮数量：1个 犁轮直径×宽度：500mm×250mm","2300","新2015009","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","结构型式（/)液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）2650×1250×1440；机器质量（㎏）650；配套拖拉机标定功率（kw)58.8-88.2；与拖拉机配套连接方式（/）悬挂式；悬挂类型（/)三点悬挂；翻转机构型式（/)液压；犁体数量（个）6；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（cm)55","2300","豫2015242","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：35cm 3铧翻转犁，型号规格：1LYF-350 结构型式：液压翻转调幅 外形尺寸：3950mm×2060mm×1850mm，与拖拉机配套连接方式：三点悬挂，油缸型号：HS01.φ80/40-215，油缸数量：1个，犁体数量：3×2个，犁体类型：栅条，犁体工作幅宽：1050mm～1500mm，犁轮类型：橡胶，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：250mm～350mm","2300","新2019048","2024-04-10","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：35cm，4铧液压翻转犁，外形尺寸：4950mm×1900mm×1850mm，连接方式：三点悬挂，油缸型号：HS01.φ80/40-215，油缸数量：1个，犁体数量：4×2个，犁体类型：栅条，犁体工作幅宽：1400mm～2000mm，犁轮类型：橡胶，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：250mm～350mm","2300","新2019058","2024-04-10","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压双向翻转犁","1LYF-435C","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽35cm ,4铧翻转犁, 2、结构形式:三点悬挂；3、配套动力:88.4KW；4、外形尺寸(长×宽×高):3550MM×1820MM×1880MM；5、整机重量:1100KG；6、耕深:25CM； 7、犁体数量：4×2个 8、副犁数量：4×2个 9、副犁幅宽：250mm","2300","新2017189","2021-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市宏鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸长X宽X高(mm):3160X1858X1590:与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压翻转；单犁体幅宽(cm):35单侧犁体个数（个）：4","2300","豫2018003","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸mm:3060×1780×1500；与拖拉机配套动力kw:58.8-80.9；犁体数量(个):8(4+4)；犁体工作幅宽(cm):35","2300","豫2015223","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440F","单体幅宽:40cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）4430mm*2000mm*1780mm；机器质量1460kg；配套拖拉机标定功率110.3-125.0kw四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽1600mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮；作业效率≥0.9 hm2/h","2300","鲁T2016109","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-4A","单体幅宽:35/40/45cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）4440mm*2070mm*1780mm；机器质量1560kg；配套拖拉机标定功率（110.3-125.0）KW四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作宽度35/40/45cm有级可调；最大耕深32cm；犁轮类型限深轮","2300","鲁T2016107","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-4","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）4500mm*2550mm*1800mm；机器质量1760kg；配套拖拉机标定功率99.2-117.6KW四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮","2300","鲁T2016110","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445F","单体幅宽:45cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4620mm*1978mm*1750mm；机器质量1430kg；配套拖拉机标定功率≥110.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽450mm；最大耕深32cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽450mm","2300","2015TJ357","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-3A","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:6铧;","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）3520mm*2050mm*1800mm；机器质量1310kg；配套拖拉机标定功率（99.2-110.3）四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量3+3；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮","2300","鲁T2016106","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350F","单体幅宽:50cm;铧体个数:6铧;","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3560mm*1798mm*1750mm；机器质量1191kg；配套拖拉机标定功率≥88.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量3+3；犁体工作幅宽500mm；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽500mm","2300","2015TJ358","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3720mm*1680mm*1468mm；机器质量810kg；配套拖拉机标定功率≥73.5kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽350mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮","2300","2018TJ551","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435F","单体幅宽:35cm;铧体个数:8铧;","结构形式双向栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）3960mm*1980mm*1750mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号70-40-240-460，数量1支；犁体数量4+4；犁体类型栅条式；犁体工作幅宽350mm；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个；限深轮调节范围80-300mm","2300","鲁T2017155","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4+4铧;","结构形式：双向调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）:4560×2500×1750mm;与拖拉机联接方式：悬挂式;犁体数量：4+4，犁体类型：栅条式；调幅犁调整幅宽范围：350/400/450/500mm","2300","鲁T2017139","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:左右各4铧;","单犁体幅宽：40cm，犁体数量:左右各4个，犁体类型：旱田栅条，结构形式：悬挂式","2300","冀2018T—276","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LTFT-446","单体幅宽:46cm;铧体个数:左右各4铧;","单犁体幅宽：46cm，犁体数量：左右各4个，结构形式:悬挂双向，与拖拉机连接方式：悬挂式","2300","黑垦鉴2018087","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各4铧;","规格型号：1LF-435，外形尺寸（长*宽*高）：3240mm*1940mm*1450mm，机器质量：780kg，配套动力：58.8-73.5kw，犁体数量：左右各4个，犁体工作幅宽：35cm，最大耕深：30cm，工作幅宽：140cm","2300","2015T—105(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东国丰机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：4325×2340×1790mm；与拖拉机连接方式：悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号：HSG-L-70/40-E-2811-200-460；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：4+4；犁体类型：铧式犁；犁体工作幅宽：400mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：不适用；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：橡胶轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：155～255mm；其他油缸型号：不适用；其他油缸数量：不适用；","2300","鲁T2017087","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","规格型号：1LFY-445；结构型式：液压翻转；外形尺寸(长×宽×高)：（mm）3600×2200×1550；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压翻转；机构油缸型号：DG-J63CE.E；翻转机构油缸数量：1个；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：450mm；单侧铧体个数：4铧；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围调节范围：350～480mm。","2300","豫2017110","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-345","单体幅宽:45cm;铧体个数:3铧;","型号规格：1LFY-345；结构型式：液压翻转；外形尺寸(长×宽×高)mm：2560×1630×1430；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：DG-J63CE.E；翻转机构油缸数：1个；单侧铧体个数：3铧；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：450mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：425～480mm。","2300","豫2017109","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：35cm，单侧铧体个数：4个。","2300","豫2018004","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","雷沃重工股份有限公司","液压翻转犁","1LFT-4S","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向调幅犁；单体幅宽：50cm，犁体数量：4+4","2300","鲁T2017146","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:左右各4铧;","工作状态外形尺寸(mm):4476×2456×1900；单体工作幅宽(mm):500；犁体数量:左右各4个；犁体类型:栅条式；与拖拉机联接方式:三点悬挂式；翻转机构形式:液压式；","2300","冀2017T—015","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各4铧;","工作状态外形尺寸(mm):4620×2150×1900；单体工作幅宽(mm):350；犁体数量:左右各4个；犁体类型:栅条式；与拖拉机联接方式:三点悬挂式；翻转机构形式:液压式","2300","冀2017T—016","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各4铧;","单体幅宽：350mm、铧体个数：左右各4、配套动力：73.5-88.2kW、重量：856kg、工作幅宽：1400mm、外形尺寸（长×宽×高）：3250×1800×1450mm、最大耕深：280mm","2300","2015T—098(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压双向翻转犁","1LFT-446","单体幅宽:46cm;铧体个数:左右各4铧;","单体幅宽：460mm、主犁体数：左右各4组、副犁体数：左右各4组、配套动力：117.6-147kW、重量：1760kg、作幅宽：1840mm、外形尺寸（长×宽×高）：4900×2100×1800mm、设计耕深：35cm","2300","冀2016T—336（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东鑫港新能源科技有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4+4铧;","结构形式垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸2800*1500*1500mm，机器质量660kg，拖拉机标定功率≥73.5kw，配套连接方式悬挂式，悬挂类型三点悬挂，翻转机构形式液压，犁体数量4+4个，工作幅宽350mm，犁体纵向距离60cm，幅宽与纵向距离之比1：1.714，犁体水平基面到犁架底面高度680mm，最大耕深≥20cm，犁架主梁底面宽度80mm，每米工作幅宽质量472kg，运输间隙＞30cm，后通过角＞18，犁轮类型手动可调（铁轮），数量2个，规格φ350*90，限深轮调节范围0~20，单体幅宽35cm.","2300","2015TJ189","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","汝南县广源车辆有限公司","液压双向翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:6铧;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)  2470×1430×1400 mm\n犁体工作幅宽  350 mm\n犁体数量  6 \n质量570kg","2300","豫2018140","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","唐河县大华机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8（左右各4）铧;","结构型式：液压翻转；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；犁体工作幅宽：350mm；犁体数量：8（左右各4）；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮。","2300","豫2018152","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转三铧犁","1LYF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","犁体工作幅宽:35  (mm )\n 犁体数量： 6（左右各3个）(个）","2300","豫2017149","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","犁体工作幅宽:350 (mm )\n 犁体数量： 8（左右各4个）(个）","2300","豫2017177","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","菏泽润泰机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4+4铧;","结构形式：双向犁；连接方式：悬挂式；翻转机构：液压；犁体数量：4+4个，犁体类型：栅条犁；工作幅宽：400mm；限深轮数量：1个","2300","GZNJ/TJ 2019-004","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东泰拖农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFYT-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","结构尺寸（长*宽*高)：4450×2230×1750（mm）,结构形式：双向液压翻转犁，与拖拉机连接方式：悬挂式，翻转机构形式：液压，翻转机构油缸型号：40、205（mm），翻转机构油缸数量：1，犁体数量：4+4，犁体类型：栅条式，犁体工作幅宽：400（mm），犁体调幅犁调整幅宽范围：不适用，犁轮类型：运输、限深两用轮，犁轮数量：1，限深轮调节范围：0-100，其它油缸型号：不适用，其它油缸数量：不适用。","2300","鲁T2018018","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4+4铧;","配套动力范围（kW）：73.5-88.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3270*1850*1470；结构质量（kg）：735；犁体数量（个）：4＋4；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：不适用","2300","鲁T2017068","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","南阳向阳红农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8铧;","型号规格：1LFY-435；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高》mm：3280×2060×1515；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：型式：液压；油缸型号：Ф63×200(mm)油缸数量：1个 ；犁体：数量8(左右各4个)；类型：基本型；工作幅宽：350mm；犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)；类型：限深轮；数量：2；调节范围mm：85~300","2300","豫2018137","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:6(左3右3)铧;","外形尺寸mm(2600×1300×1420)；拖拉机联接方式:悬挂式；犁体数量:6(3+3)；犁体工作幅宽:350mm；最大耕深:30cm；犁轮数量:限深轮1个","2300","豫2015234","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8(左4右4)铧;","外形尺寸mm:(3160×1450×1420)；拖拉机配套动力:72.9KW-88.2KW；拖拉机联接方式:悬挂式；犁体数量:8(4+4)；犁体幅宽:350mm；犁轮数量:限深轮2个.","2300","豫2015236","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","液压翻转犁","1LFT-340","单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧;","配套动力：102.9kW","2300","黑垦鉴2019132","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","液压翻转犁","1LFT-440","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","配套动力：102.9kW","2300","黑垦鉴2019130","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFT-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:6(左3右3)铧;","外形尺寸(长×宽×高)mm:(3600×2200×1670)；犁体数量:6(3+3)；调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm","2300","豫2018015","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:8(左4右4)铧;","外形尺寸(长×宽×高)mm:(4590×2780×1750)；犁体数量:8(4+4)；调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm","2300","豫2018013","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","高速调幅液压翻转犁","1LFGT-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：3840×2200×1630，机器质量（kg）：1240，功率（kw）:88.2-117.7,犁体数量（个）：左右各4，工作幅宽（cm）：160，耕深（cm）：30","2300","辽2015018","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","高速调幅液压翻转犁","1LFGT-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：4509×2546×1903，,犁体数量（个）：左右各4，犁体工作幅宽（cm）：500，调幅犁调整幅宽范围（mm）：540，380","2300","辽2017049","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","高速调幅液压翻转犁","1LFGT-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：4009×2546×1903，,犁体数量（个）：左右各3，工作幅宽（cm）：500，调幅犁调整幅宽范围（mm）：540，380","2300","辽2017048","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：3300×1780×1490，机器质量（kg）：750，配套动力（kw）:73.5,犁体数量（个）：左右各4，犁体工作幅宽（cm）：35，耕深（cm）：16-27","2300","辽2017100","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-345","单体幅宽:45cm;铧体个数:6(3+3)铧;","型号规格:1LYF-345；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):2950×1450×1400；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ63×168(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):6(3+3)；犁体工作幅宽(MM):450；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~320.","2300","豫2017086","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:8(4+4)铧;","型号规格:1LYF-445；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):3500×1600×1500；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ63×168(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):8(4+4)；犁体工作幅宽(MM):450；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~320.","2300","豫2017087","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8(4+4)铧;","型号规格:1LYF-435；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):3350×1600×1450；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；油缸型号:Φ63×168(MM)；油缸数量(个):1；犁体类型:基本型；犁体数量(个):8(4+4)；犁体工作幅宽(MM):350；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):1；限深轮调节范围(MM):120~300.","2300","豫2017091","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：4800*2500*1800；配套拖拉机标定功率kw：103.0~154.5；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：大犁：4*2；小犁：4*2；犁体幅宽mm：450；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1800；","2300","GZNJ/TJ 2019-131","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3850*2050*1780；配套拖拉机标定功率kw：87.6~132.5；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：大犁：3*2；小犁：3*2；犁体幅宽mm：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1500；","2300","GZNJ/TJ 2019-130","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:6（左右各3个)铧;","外形尺寸（长×宽×高）：2953×1629×1731mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转 悬挂式 铧体个数：6（左右各3个)","2300","豫2017056","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:8（左右各4个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：4650×2300×1850mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","2300","豫2018105","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8（左右各4个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：3550×1660×1700mm  单体工作幅宽：350mm  液压翻转  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","2300","豫2018072","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:6（左右各3个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：3900×2000×1800mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转  三点悬挂  铧体个数：6（左右各3个）","2300","豫2018102","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8（左右各4个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：3930×1570×1700mm  单体工作幅宽：350mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","2300","豫2018070","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转四铧犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸长x宽x高(mm):3600x1810x1400;结构型式：液压翻转；单犁体工作幅宽（cm）:35;单侧铧体数量：4铧；与拖拉机连接方式：悬挂式；","2300","豫2016141","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-345","单体幅宽:45cm;铧体个数:6铧;","配套动力范围（kW）：51.4-62.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2470×1430×1300；结构质量（kg）：580；犁体数量（个）：6；翻转机构型式：液压翻转","2300","豫2017112","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:8铧;","配套动力范围（kW）：51.1-73.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3600×1900×1500；结构质量（kg）：670；犁体数量（个）：8；翻转机构型式：液压翻转","2300","豫2017113","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸MM:4110×1280×1710；与拖拉机配套动力KW:102.9-117.6；犁体数量(个):主犁8个(4+4)副犁8个(4+4)；犁体工作幅宽(CM):40","2300","豫2017212","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：350mm，犁体数量：左右各3个，共6个","2300","冀2016T—215（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：350mm，犁体数量：左右各4个，共8个","2300","冀2018T—036（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：500mm，犁体数量：大犁体：左右各4个，共8个","2300","2015T—102","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LF-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：450mm，犁体数量：左4右4","2300","冀2017T—255","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-446","单体幅宽:46cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：460mm，犁体数量：小左右各4个，大左右各4个，共16个","2300","冀2016T—217（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：400mm，犁体数量：左4右4","2300","冀2017T—254","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：400mm，犁体数量：小左右各4个，大左右各4个，共16个","2300","冀2016T—216（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：350mm，犁体数量：小左右各4个，大左右各4个，共16个","2300","冀2016T—219（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：双向犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3800*2120*1670；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：液压式；犁体数量：8个；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽mm：350","2300","冀2018T—185","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","规格型号:1LF-435；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长x宽x高):3110x1915x1560mm；与拖拉机联接方式:悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号:φ86x170(mm)；油缸数量:1个；犁体数量:8个(左右各4个)；犁体类型:基本型；单犁体工作幅宽(mm):350；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:145-280mm；","2300","豫2017210","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:6铧;","型号规格：1LF-335，结构型式：液压翻转，外形尺寸(长×宽×高)：2510×1260×1480mm，机器质量：540kg，配套拖拉机标定功率：58.8～73.5kW，犁体数量：6个，犁体工作幅宽：350mm","2300","豫2015135","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:8铧;","型号规格：1LF-435，结构型式：液压翻转，外形尺寸(长×宽×高)：3270×1450×1480mm，机器质量：680kg，配套拖拉机标定功率：73.5～88.2kW，犁体数量8个，犁体工作幅宽350mm","2300","豫2015134","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各3铧;","单体幅宽：350mm、铧体个数：左右各3、配套动力：58.8-66.2kW、重量：700kg、工作幅宽：1050mm、外形尺寸（长×宽×高）：2800×1650×1450mm、最大耕深：280mm","2300","2015T—097(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-342","单体幅宽:42cm;铧体个数:左右各3铧;","单体幅宽：420mm；铧体个数：左右各3；外形尺寸（长×宽×高）3550×2180×1820mm；99.2KW、配套功率：99.2以上kW；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式；耕深：24-40cm","2300","冀2017T—234","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:左右各4铧;","单体幅宽：400mm、铧体个数：左右各4、配套动力：103kW以上、工作幅宽：1600mm、外形尺寸（长×宽×高）：4350×2050×1820mm、耕深：28-40cm","2300","冀2017T—233","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","悬挂式液压翻转犁","1LF-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5×2铧;","结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：6270×2247×1740；与拖拉机联接方式：全悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：5×2；犁体工作幅宽：500mm。","3200","黑垦鉴2017127","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-560","单体幅宽:45、50、55、60cm;铧体个数:5×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：450、500、550、600\n犁体数量（个）：5×2","3200","新2018256","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-650","单体幅宽:50cm;铧体个数:6×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：500\n犁体数量（个）：6×2","3200","新2017090","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","南阳向阳红农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10铧;","型号规格：1LFY-535；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高》mm：3780×2265×1515；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：型式：液压；油缸型号：Φ63×200(mm)油缸数量：1个 ；犁体：数量10(左右各5个)；类型：基本型；工作幅宽：350mm；犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)；类型：限深轮；数量：2；调节范围mm：85~300","3200","豫2018138","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸：（4125x2195x1465）mm；机器质量：830kg；配套拖拉机标定功率：（103-117.6）kw；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：10个；犁体工作幅宽:350mm;","3200","豫2016110","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","江苏大力士机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","犁体工作幅宽:350mm；犁体数量（个）：正反各5；犁体类型：铧式犁；犁体调幅犁调整幅宽范围mm:300-400；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：3865×1660×1550；配套动力范围（kW）：103-117.6；结构质量（kg）：830；与拖拉机联接方式:三点悬挂；翻转机构型式：液压垂直翻转；翻转机构油缸型号：HSGL01- 63/35-185；翻转机构油缸数量：1件；犁轮类型:限深轮；犁轮数量：2只；犁轮（限深轮）调节范围mm：12-25.","3200","苏农机（2019）第（0222）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","安徽久力机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式液压翻转；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：4100×1630×1500；翻转机构型式：液压式；翻转机构油缸型号：Φ60×300；数量：1个；犁体工作幅宽：350mm；犁体数量：5×2；犁体类型：栅条铧式","3200","2019TJ066","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","规格型号:1LF-535；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长x宽x高):3630x2175x1560mm；与拖拉机联接方式:悬挂式；翻转机构型式:液压；翻转机构油缸型号:φ86x170(mm)；油缸数量:1个；犁体数量:10个(左右各5个)；犁体类型:基本型；单犁体工作幅宽(mm):350；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:145-280mm；","3200","豫2017211","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","液压翻转犁","1LF-5","单体幅宽:33/38/44/50cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽35cm及以上，5铧翻转犁","3200","鲁T2016122","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","菏泽新亚机械设备有限公司","液压翻转犁","1LYF-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：45cm；铧体个数：5铧；结构型式：液压翻转犁；外形尺寸（长×宽×高）：4650mm×1500mm×1500mm；机器质量（kg）：1300； 配套拖拉机标定功率（KW）：91.9~110.3；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂； 翻转机构型式：双向液压翻转；调幅犁调整幅宽范围（mm）：2000-2250；犁体纵向距离（cm）：90；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.0；犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：700；最大耕深（cm）：32；犁架主梁底面宽度（mm）：140；每米工作幅宽质量（kg）：578；运输间隙（cm）：≥35；后通过角（°）：18.5；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：铁轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（mm）：Φ375×120；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（cm）：12-32。","3200","2017TJ219","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁真霸道农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5*2铧;","型号规格：1LF-550  ；  结构型式：双向犁 ； 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 6200*2200*1800； \n 工作幅宽： 500mm ；  犁尖之间高度 ：1800mm；    犁体数量： 5*2个；   犁片型式： 删条；    与拖拉机联接型式：三点悬挂 ；   旋转型式：液压翻转；油缸规格：80-465；数量：1个   限深轮类型： 充气橡胶轮；数量：2个 ；  限深轮调节范围：200-500mm ；其它油缸型号50-270；数量：2个。","3200","辽2019022","2023-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3600*2000*1540、机器质量（kg）:860、配套拖拉机标定功率（kw）:73.5~88.2、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：10、犁体工作幅宽（mm）:350、犁体纵向距离（cm）:45、最大耕深（cm）:28","3200","冀2018T—026（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4420*1970*1720、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:350","3200","冀2017T—080","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向调幅犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4950*2600*1800、机器质量（kg）:1665、配套拖拉机标定功率（kw）:118~132、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体工作幅宽（mm）:350、犁体纵向距离（cm）:85、最大耕深（cm）:28","3200","冀2016T—253","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","液压翻转五铧犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10（正反各5）铧;","结构型式/液压翻转 外形尺寸(mm)3540×2170×1490 与拖拉机配套连接方式/三点悬挂 翻转机构型式/液压 翻转机构油缸型号/HSG63/76-35/16 MPa 翻转机构油缸数量1个 犁体数量（个）10（左右各5个） 犁体工作幅宽350mm 犁体调幅犁调整幅宽范围mm/ 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型/限深轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量2个 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围120～270mm","3200","豫2019005","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压调幅翻转犁","1LFYT-550","单体幅宽:400cm;铧体个数:10铧;","结构形式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:5420×2500×1810；机器重量:1760KG；配套拖拉机标定功率KW:147-162；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；悬挂类型:2类；翻转机构形式:液压油缸；；犁体数量:10个；犁体工作幅宽(㎜):最大500㎜；最小400㎜；调幅犁调整幅宽范围(㎜):2000-2500；犁体纵向距离(㎝):最小幅宽76,最大幅宽94；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889；犁体水平基面到犁架底面的高度(㎜):840；耕深(㎝):30-35；每米工作幅宽KG/M:704-880；犁轮类型:橡胶轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围(㎜):150-320.","3200","新2015048","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-554","单体幅宽:54cm;铧体个数:10（左右各5个）铧;","型号规格:1LFYT-554结构形式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:5480×2510×1830；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；翻转机构形式:液压翻转；油缸型号(㎜):?80×285；数量:1个；犁体数量:10个(左右各5个)；犁体类型:基本型；犁体工作幅宽(㎜):540；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围(㎜):150-320","3200","豫2017164","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3680*2170*1590mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；油缸型号：80*200mm；铧体个数：5铧；单个犁体工作幅宽：350mm；限深轮调节范围：145-270mm","3200","豫2018139","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","新疆牧神机械有限责任公司","调幅翻转双向犁","1LFT-650","单体幅宽:50.7cm;铧体个数:6铧;","配套动力kW：187~220；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压；犁体数量：6*2个；犁体工作幅宽mm：507；","3200","新2014209","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10（左右各5个)铧;","外形尺寸（长×宽×高）：4000×1600×1720mm  单体工作幅宽：350mm  液压翻转 悬挂式 铧体个数：10（左右各5个)","3200","豫2017058","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10（左右各5个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：4800×1725×1725mm  单体工作幅宽：350mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：10（左右各5个）","3200","豫2018069","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-540","单体幅宽:40cm;铧体个数:10（左右各5个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：5600×2100×1850mm  单体工作幅宽：400mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：10（左右各5个）","3200","豫2018104","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-650","单体幅宽:50cm;铧体个数:12（左右各6个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：6600×2400×1850mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：12（左右各6个）","3200","豫2018101","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式（/)液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3970×1900×1520；机器质量（㎏）1100；配套拖拉机标定功率（kw)95.5-110.2；与拖拉机配套连接方式（/）悬挂式；悬挂类型（/)三点悬挂；翻转机构型式（/)液压；犁体数量（个）10；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（cm)55","3200","豫2015241","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：45cm ,5铧翻转犁, 2、结构形式:悬挂式；3、配套动力:100-134.5kW；4、外形尺寸(长×宽高):4620mm×2440mm×1680mm； 5、整机重量:1500kG； 6、耕深:30cm 犁体数量：5×2个 犁体工作幅宽：450mm 副犁个数：5×2个","3200","新2018174","2022-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽50cm 5铧翻转犁, 2、结构形式:三点悬挂； 3、配套动力:136kW； 4、外形尺寸(长×宽×高):5500mm×2600mm×1840mm；5、整机重量:2135kG；6、耕深:35cm 犁体数量：5×2个 犁体工作幅宽：500mm 副犁个数：5×2个 运输间隙：38cm 犁铧型式：梯形 犁轮数量：1个 犁轮类型：橡胶轮 限深轮调节范围：30cm","3200","新2014199","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘市宏鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸长X宽X高(mm):3830X2182X1535:与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压翻转；单犁体幅宽(cm):35单侧犁体个数（个）：5","3200","豫2017215","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-540","单体幅宽:40cm;铧体个数:5铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸MM:4950×1700×1710；与拖拉机配套动力KW:132.3-161.8；犁体数量(个):主犁10个(5+5)副犁10个(5+5)；犁体工作幅宽(CM):40","3200","豫2017213","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构形式:液压翻转；外形尺寸mm:3650×1850×1500；与拖拉机配套动力kw:88.2-99.2；犁体数量(个):10(5+5)；犁体工作幅宽(cm):35","3200","豫2015224","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10铧;","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4212mm*1760mm*1468mm；机器质量1000kg；配套拖拉机标定功率≥92kw；翻转机构形式液压；犁体数量5+5；犁体工作幅宽350mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮","3200","2018TJ550","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-5","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:10铧;","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）5500mm*2670mm*1800mm；机器质量2020kg；配套拖拉机标定功率（154.4-220.5）四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量5+5；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮","3200","鲁T2016108","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-5A","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:10铧;","结构形式双向调幅岸上岸下两用栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）5800mm*2910mm*2000mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号DZ90/45-234HPS3AR，数量1支；犁体数量5+5；犁体类型栅条式；调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500mm；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个；限深轮调节范围150-380mm；其它油缸型号DZ100/50-120-1050EIN,数量1支，DZ90/45-450-750,数量1支","3200","鲁T2017154","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-6","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:12铧;","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）6050mm*3880mm*2000mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号DZ90/45-234HPS3AR，数量1支；犁体数量6+6；犁体类型栅条式；调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500mm；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个；限深轮调节范围150-380mm；其它油缸型号DZ100/50-120-615EIN,数量1支","3200","鲁T2017153","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-6A","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:12铧;","结构形式双向调幅岸上岸下两用栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）6680mm*3980mm*2000mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号DZ90/45-234HPS3AR，数量1支；犁体数量6+6，犁体类型栅条式；调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个，限深轮调节范围150-380mm；其它油缸型号DZ100/50-120-1050EIN,数量1支，\nDZ90/45-450-750,1支","3200","鲁T2017156","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5+5铧;","结构形式：双向调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）：:5200×3260×1800mm;与拖拉机联接方式：悬挂式;犁体数量：5+5，犁体类型：栅条式；调幅犁调整幅宽范围：350/400/450/500mm;","3200","鲁T2017140","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-A535","单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各5铧;","规格型号：1LF-A535，外形尺寸（长*宽*高）：3670mm*1750mm*1420mm，机器质量：900kg，配套动力：77.1-91.9kw，犁体数量：左右各5个，犁体工作幅宽：350mm，最大耕深：30cm，翻转机构形式：液压式","3200","冀2017T—133（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LTFT-546","单体幅宽:46cm;铧体个数:左右各5铧;","结构型式：悬挂双向，工作状态外型尺寸（长×宽×高）5300mm×2400mm×1730mm，与拖拉机联接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压式，翻转机构油缸型号：Φ 70×180，翻转机构油缸数量：1，犁体数量：左右各5个，犁体类型：旱田栅条","3200","黑垦鉴2018103","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:5170*2800*1850、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:450","3200","冀2017T—078","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：35cm，单侧铧体个数：5个。","3200","豫2018005","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","雷沃重工股份有限公司","液压翻转犁","1LFT-5S","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向调幅犁；单体幅宽：50cm，犁体数量：5+5","3200","鲁T2017147","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","雷沃重工股份有限公司","液压翻转犁","1LFT-5H","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向调幅犁；单体幅宽：50cm，犁体数量：5+5","3200","鲁T2017148","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:左右各5铧;","工作状态外形尺寸(mm):5358×3045×1900；单体工作幅宽(mm):500；犁体数量:左右各5个；犁体类型:栅条式；与拖拉机联接方式:三点悬挂式；翻转机构形式:液压式","3200","冀2017T—014","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","山东鑫港新能源科技有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5+5铧;","型号规格IILF-535,结构形似垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸3500*1800*1500,机器质量920kg，配套拖拉机标定功率≥88.24kw，与拖拉机连接方式悬挂式，悬挂类型三点悬挂，\n翻转机构形式液压，犁体数量5+5个，工作幅宽350,mm,纵向距离60cm，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：1.714，犁体水平基面到犁架底面的高度680mm，最大耕深≥20cm,犁架主梁底面宽度度80mm，每米工作幅宽质量525kg,运输间隙＞30cm,后通过角＞18，犁轮类型手动可调（铁铸轮），犁轮数量2个,犁轮直径*宽度（规格）φ350*90mm，限深轮调节范围0~20cm，犁体单体幅宽35cm。","3200","2015TJ191","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","唐河县大华机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10（左右各5）铧;","结构型式：液压翻转；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；犁体工作幅宽：350mm；犁体数量：10（左右各5）；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮。","3200","豫2018151","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","犁体工作幅宽:35  (mm )\n 犁体数量： 10（左右各5个）(个）","3200","豫2017166","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5x2铧;","结构型式：悬挂式；与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压驱动；翻转油缸型号：Φ50/32×180；翻转油缸数量：1；犁体数量：2×5；犁体类型：单向；犁体工作幅宽cm：35；犁轮类型：钢制轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围cm：16～28；        配套拖拉机标定功率kW：95.6～117.6；工作速度km/h: 6～8；生产效率ha/h: 1 ～1.4。","3200","晋201715","2021-12-31","非通用类","山西省",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5+5铧;","配套动力范围（kW）：95.6-147；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3950*2250*1500；结构质量（kg）： 848；犁体数量（个）：5＋5；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：不适用","3200","鲁T2017070","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","液压翻转犁","1LFT-640","单体幅宽:50cm;铧体个数:6铧;","配套动力：224.2kW","3200","黑垦鉴2019133","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","液压翻转犁","1LFT-540","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","配套动力：154.35kW","3200","黑垦鉴2019131","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:10(左5右5)铧;","外形尺寸(长×宽×高)mm:(5440×2930×1750)；犁体数量:10(5+5)；调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm","3200","豫2018014","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10(左5右5)铧;","外形尺寸mm(4040×1500×1420)；配套动力:94.9KW-117.6KW；拖拉机联接方式:悬挂式；犁体数量:10(5+5)；犁体幅宽:350mm；犁轮数量:限深轮2个.","3200","豫2015237","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：4070×2100×1480，机器质量（kg）：900，功率（kw）:73.5-88.2,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：350，耕深（cm）：27","3200","辽2015016","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","高速调幅液压翻转犁","1LFGT-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：6119×2989×1903，,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（cm）：500，调幅犁调整幅宽范围（mm）：540，380","3200","辽2017050","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","翻转式松翻两用犁","1LFQS-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：3600×1900×1500，机器质量（kg）：745，功率（kw）:73.5-95.6,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：350，耕深（cm）：28","3200","辽2017012","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","重型液压翻转犁","1LFZ-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸（长×宽×高mm）：4120×1950×1520，机器质量（kg）：1050，功率（kw）:88.2-102.9,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：350，耕深（cm）：28","3200","辽2017011","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:10(5+5)铧;","型号规格:1LYF-535；结构型式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):3900×1780×1400；机器质量(KG):1180；配套拖拉机标定功率(KW):88.2~117.6；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；犁体数量(个):10(5+5)；犁体工作幅宽(MM):350；犁轮类型:限深轮；犁轮数量(个):2；限深轮调节范围(MM):120~300.","3200","豫2016144","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-556","单体幅宽:56cm;铧体个数:10（左右各5个）铧;","外形尺寸（长×宽×高）：5700×2100×1850mm  单体工作幅宽：560mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：10（左右各5个）","3200","豫2018103","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550(HRS)","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构型式：半悬挂式双向液压翻转，工作状态外形尺寸mm：5092X2970X1733，与拖拉机联接方式：半悬挂式，翻转机构型式：双作用式液压油缸，油缸型号;80/40-200,油缸数量：1，犁体数量：5+5，犁体类型：栅条式，单体幅宽mm：500，调幅范围mm：350-500，犁轮类型：组合式限深轮，犁轮数量：1，限深轮调节范围mm：100-300，其它油缸型号：95/50-100，其它油缸数量：1","3200","黑垦鉴2018053","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","液压翻转犁","1LF-655(XRS)","单体幅宽:55cm;铧体个数:6铧;","结构型式：半悬挂式双向液压翻转，工作状态外形尺寸mm：6718X3404X1866，与拖拉机联接方式：半悬挂式，翻转机构型式：双作用式液压油缸，油缸型号;80/40-300,油缸数量：1，犁体数量：6+6，犁体类型：栅条式，单体幅宽mm：550，调幅范围mm：350-550，犁轮类型：组合式限深轮，犁轮数量：1，限深轮调节范围mm：100-300，其它油缸型号：95/50-250，其它油缸数量：1","3200","黑垦鉴2018054","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸长x宽x高(mm):3650x1990x1560;结构型式：液压翻转；单犁体工作幅宽（cm）:35;单侧犁体数量：5铧；与拖拉机连接方式：悬挂式；","3200","豫2017214","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","悬挂式液压翻转犁","1LF-650","单体幅宽:50cm;铧体个数:6×2铧;","结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：7270×2247×1740；与拖拉机联接方式：全悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：6×2；犁体工作幅宽：500mm","3200","黑垦鉴2017128","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:10铧;","配套动力范围（kW）：80.9-91.9；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4250×2500×1500；结构质量（kg）：910；犁体数量（个）：10；翻转机构型式：液压翻转","3200","豫2017114","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-546","单体幅宽:46cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：460mm，犁体数量：小左右各5个，大左右各5个，共20个","3200","冀2016T—218（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：500mm，犁体数量：大犁体：左右各5个，共10个","3200","2015T—103","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：4500*2300*1700；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构：液压式；犁体数量：5*2个；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽mm：350","3200","GZNJ/TJ 2018-101","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","淮北市华丰机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","型号规格：1LF-535;结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4050mm×1650mm×1580mm；与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压式；油缸型号：YS63/35/160-400；油缸数量：1个；犁体数量：5×2个；犁体类型：铧式犁；工作幅宽：350mm；犁轮类型：限深轮；数量：1个；限深轮调节范围：10-120cm","3200","2017TJ783","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","新疆牧神机械有限责任公司","调幅翻转双向犁","1LFT-550","单体幅宽:50.8cm;铧体个数:5铧;","配套动力kW：148~187；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压；犁体数量：5*2个；犁体工作幅宽mm：508；","3200","新2019131","2024-04-18","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:左右各5铧;","单体幅宽：350mm、铧体个数：左右各5、配套动力：88.2-110.3kW、重量：1050kg、工作幅宽：1750mm、外形尺寸（长×宽×高）：4050×1850×1500mm、最大耕深：300cm","3200","冀2016T—335（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-546","单体幅宽:46cm;铧体个数:左右各5铧;","单体幅宽：460mm、主犁体数：左右各5组、副犁体数：左右各5组、配套动力：176.4-205.8kW、重量：1840kg、工作幅宽：2300-2550mm、外观尺寸（长×宽×高）：5280×3550×1720mm、最大耕深：420mm","3200","冀2017T—256（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-750","单体幅宽:35、40、45、50cm;铧体个数:7×2铧;","犁体工作幅宽（mm）：350、400、450、500\n犁体数量（个）：7×2","5600","新2018254","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","半悬挂式液压翻转犁","1LF-750","单体幅宽:50cm;铧体个数:7×2铧;","结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：8500×3247×1740；与拖拉机联接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：7×2；犁体工作幅宽：500mm","5600","黑垦鉴2017129","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-75","振动式:否 ;深松部件个数:2个;","外形尺寸：1150×1350×1340mm；结构质量：340kg；配套动力：≥36.8kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：2个；工作幅宽：75cm；铲间距：75cm；深松深度：30～35cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.2～0.35hm2/h；深松形式：全方位深松。","1200","2017TJ228","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","临洮县宏丰机械制造有限公司","深松机","1SSQ-240","振动式:否 ;深松部件个数:3个;","外形尺寸（长×宽×高）：1150×2940×1370（mm）,深松铲数量：3（个），工作幅宽：240（cm），结构质量：405（kg），深松铲结构形式：v形深松铲,配套拖拉机标定功率：66-80.9（kw），与拖拉机联接方式：悬挂式，深松耕深：30-40（cm）,作业小时生产率：0.35-0.80（hm2/h），铲间距：75（cm）","1200","甘农机2018084","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-177","振动式:否 ;深松部件个数:3个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：66.2～88.2kW；工作状态外形尺寸：1700×1800×1350mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.5～0.9hm2/h；工作幅宽：177cm；铲间距：59cm；深松铲结构型式：前凿形铲+后偏柱式；深松铲排列方式：前1后2；深松铲数量：3个；深松深度：≥30cm。","1200","鲁T2018082","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-160","振动式:否 ;深松部件个数:2个;","振动方式：非振动；深松部件个数:2;外形尺寸（长×宽×高）：1880×2000×1330mm；结构质量：560kg；配套动力：36.8～66.2kw;工作幅宽：160cm;深松深度：25～40cm；深松铲型式：弧面倒梯形;","1200","部20160286","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-130","振动式:否 ;深松部件个数:2个;","结构形式：悬挂式；工作幅宽：130cm；铲间距：65cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：2个；耕深≧30cm","1200","鲁T2016128","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","现：浅耕深松机(原：深松机)","现：1SL-120(原：1SSL-120)","振动式:否 ;深松部件个数:3个;","深松部件3铲；外形尺寸（长×宽×高）：2950×1520×1400mm、结构质量：426kg、配套动力：100-120kW、铲间距：400mm、深松深度：250-350mm、深松铲结构形式：凿式","1200","2015T—095","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","浅耕深松机","1SL-150","振动式:否 ;深松部件个数:3个;","深松部件3铲；外形尺寸（长×宽×高）：3412×1859×1491mm、配套动力：110.3-154.4kW、铲间距：500mm、深松深度：350-450mm、深松铲结构形式：凿式","1200","冀2018T—166","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北农哈哈机械集团有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","工作幅宽：220cm；深松部件结构型式：凿型可调铲翼式；深松部件数量：4个；配套动力：≥66.2kW","2300","冀2016T—267（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250QA1","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","型号名称：1S-250QA1 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-110.3；整机质量（kg）680；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1680×2820×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm2/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）+凿式（直铲）；深松铲排列方式：前2后3；深松铲数量（个）：5；耕深：深松(cm)：30-35","2300","冀2017T—032","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸(长×宽×高mm):1600×2346×1400；结构质量(kg):520；配套动力(kw）:z；整地机构型式:镇压辊；深松铲结构形式:凿式；工作铲数（个）:4；工作幅宽(cm):200；铲间距(cm):48；深松深度(cm):25-45；作业速度（km/h）:3-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.53-1.10","2300","2015T—086(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-250A1","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","外形尺寸(长×宽×高mm):1950×2816×1296；结构质量(kg):1150；配套动力(kw）:88.2-102.9；整地机构型式:镇压辊；深松铲结构形式:凿式；工作铲数（个）:5；工作幅宽(cm):250；铲间距(cm):57；深松深度(cm):25-45；作业速度（km/h）:3-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.70-1.40","2300","2015T—087(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构形式;悬挂式;型号名称:1SS-250型深松机;震动方式：非振动式；配套动力(kW)：80.9~102.9;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1960×2880×1390;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):0.75~1.05;工作幅宽(CM):250;铲间距(cm):50;深松铲的结构形式:偏柱式;排列方式:前后排列;数量（个）:5;耕深的深松（cm）:30~40","2300","豫2017191","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件数量：4个；外形尺寸：1830X3120X1380mm；结构质量：845kg;配套拖拉机动力：≥73.5kw；整地机构型式：辊齿式；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h.","2300","2015TJ475","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松机","1S-230Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲：4个，结构型式：悬挂式，配套动力（kW）：73.5，重量（kg):630，外形尺寸(长×宽×高）（mm)：1800×2500×1350,深松铲结构型式：曲面铲，排列方式：双行，作业幅宽（mm）：2300；铲间距（cm）：63+78+63，深松深度（cm）：≥30，整地结构型式：全方位深松.","2300","苏农机（2017）第（0111）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲：4个，结构型式：悬挂式，配套动力（kW）：88.2，重量（kg):1250，外形尺寸(长×宽×高）（mm)：1850×2670×1500,深松铲结构型式：曲面铲，排列方式：单行，工作幅宽:2300MM,铲间距（cm）：60+84+60，深松深度（cm）≥25，旋耕刀型号：IT245，旋耕刀数量：64把，刀轴传动方式：中间齿轮传动，整地机构型式：全方位深松旋耕.","2300","苏农机（2017）第（0110）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏沃得高新农业装备有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件4个；结构型式：凿形铲带翼；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1590×2270×1180；结构质量（kg）：540；配套动力（kW）：91.9-103；工作幅宽（mm）：2000；铲间距（mm）：400；传动机构型式：中间齿轮传动；耕深整地（mm）：≥80；耕深深松（mm）：250-350；旋耕刀型号：ⅠT245；旋耕刀数量（把）：60；与拖拉机连接形式：三点悬挂。","2300","苏农机（2016）第（0447）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏沃得高新农业装备有限公司","深松机","1S-230","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件4个；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×2750×1400；结构质量（kg）：590；配套动力（kW）：66.1-80.8；工作幅宽（cm）：230；深松铲结构型式：凿形铲带翼；铲间距（cm）：35-68（可调）；耕深深松（cm）：25-35；作业速度（km/h）：2-6；作业小时生产率（h㎡/h）:0.46-0.53；深松形式：普通深松。","2300","2016TJ269","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏沃得高新农业装备有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松部件5个；结构型式：凿形铲带翼；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3435×3020×1345；结构质量（kg）：1100；配套动力（kW）：91.9-110.3；工作幅宽（mm）：2500；铲间距（mm）：500；传动机构型式：中间齿轮传动；耕深整地（mm）：≥80；耕深深松（mm）：250-350；旋耕刀型号：ⅠT245；旋耕刀数量（把）：72；与拖拉机连接形式：三点悬挂。","2300","苏农机（2016）第（0448）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","高密德隆汽车配件制造有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","5铲深松机","2300","鲁T2017019","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","菏泽新亚机械设备有限公司","全方位深松机","1SQ-210","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件个数：4个；外形尺寸（长×宽×高）：1330mm×2570mm×1200mm；结构质量（kg）:400；配套动力（KW）：≥73.5；深松铲结构型式：全方位曲面铲；工作幅宽（cm）：210；铲间距（cm）:75（中间）、67.5（两侧）；深松耕深（cm）：30-35；作业速度（km/h）：1.8-4；作业小时生产率（hm2/h）：0.4-0.8；深松形式：全方位深松。","2300","2015TJ376","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SS-240D","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸（长×宽×高）： 2560×1470×1330（mm）；配套动力：66.2～89.4kW；结构质量：830kg；深松铲结构型式：镐型；深松铲数量：4个；工作幅宽：2400mm；铲间距：60～80cm（可调）；耕深：25～35 cm；作业速度：3～5km/h；工作效率：0.7～1.2h㎡/h，深松形式：局部深松。","2300","2016TJ138","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SS-200Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸（长×宽×高）： 1450×2560×1340（mm）；结构质量：830kg；配套动力：88.2～102.9kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：4个；工作幅宽：2000mm；铲间距：从左至右依次为：65，70，65；耕深：深松25～40 cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.6～0.9h㎡/h，深松形式：全方位深松。","2300","2016TJ517","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东希成农业机械科技有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：90-135kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2800×2250×1360mm；作业速度：4-6km/h；作业小时生产率：0.8-1.2h㎡/h；工作幅宽：200cm；铲间距：50+92+50cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量：4个；深松深度：≥30cm","2300","部20180352","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200A1","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","外形尺寸(长×宽×高mm):1950×2386×1296；结构质量(kg):930；配套动力(kw）:73.5-88.2；整地机构型式:镇压辊；深松铲结构形式:凿式；工作铲数（个）:5；工作幅宽(cm):200；铲间距(cm):44；深松深度(cm):25-45；作业速度（km/h）:3-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.53-1.10","2300","2015T—085(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北兴华农业机械有限公司","全方位深松机","1S-280Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲数量：4，深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）","2300","冀2018T-145","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北兴华农业机械有限公司","全方位深松机","1S-240Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲数量：4；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）","2300","冀2017T-008","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","西安大洋现代农业装备有限公司","深松机","1SS-200","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松铲结构形式：凿型铲；工作幅宽：200cm;  深松铲数量：5个","2300","陕2018009","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","淮北市华丰机械设备有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号：1S—220；外形尺寸（长×宽×高）:2320×1320×1100mm；结构质量：450Kg；配套动力：≥66.2Kw；深松铲结构形式：全方位曲面铲；数量：4个；工作幅宽：220cm；铲间距：73(铲柄)cm；耕深深松：30—40cm；作业速度：3—5km/h；作业小时生产率:0.4—0.8hm2/h；深松形式：全方位深松","2300","2015TJ355","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-265","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号名称：1SP-265型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：66.2～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×2695×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.53h㎡/h，工作幅宽：266cm；铲间距：66.5cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：4个；耕深：深松：≥30cm。","2300","鄂2017196","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件个数：4个","2300","鲁T2016115","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏常发农业装备股份有限公司","深松机","1SS-195","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","配套动力≥88.2kw；外形尺寸（长×宽×高）:2100mm×2140mm×1240mm；结构质量：520kg；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：5个；工作幅宽：195cm；铲间距：39cm；深松深度：30-35cm；深松形式：普通深松","2300","2015TJ180","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SS-200","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","型号名称：1SS-200型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：62.5～80.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1610×2215×1290mm；作业速度：2～5m/s；作业小时生产率：0.4～1h㎡/h，工作幅宽：200cm；铲间距：40cm；深松铲结构型式：凿形铲；排列方式：前后排列；数量：5个；耕深：深松：≥30cm。","2300","豫2017071","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","新疆牧神机械有限责任公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构形式：自走式；工作行数（行）:不对行；适用行距范围mm:不对行；工作幅宽mm:3600；","2300","新2019133","2024-04-18","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北通田机械有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构形式（挂接方式）:悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：66.5～80.9kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1230×2630×1300mm；工作幅宽：250cm；铲间距：63cm；深松铲结构形式：铲式；深松铲排列方式：梯形；深松铲数量：4个；耕深深松：25～35cm","2300","冀2018T—241（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-280Q","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：102.9～117.7kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1850×3070×1400mm；工作幅宽：280cm；铲间距：56cm；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：梯型；深松铲数量：5个；耕深深松：30～35cm","2300","冀2018T—042","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-240Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构型式：悬挂式；振动方式：无振动；配套动力范围：88.2～102.9kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1840×2700×1390mm；工作幅宽：240cm；铲间距：60cm；深松铲数量：4个","2300","冀2017T—023","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","石家庄惠田机械有限公司","全方位深松机","1SS-240","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","1SS-240全方位深松机；结构型式：悬挂式；配套动力范围：88.2～110.3kw; 工作状态外形尺寸:1950×2710×1390 mm;作业速度：2～5 km/h；作业小时生产率；0.4～0.9 hm2/h；工作幅宽：240 cm; 深松铲结构型式: 曲面铲; 深松铲排列方式: 前2后2; 深松铲数量: 深松铲数量个；耕深深松：30～35 cm；铲间距：中间：70，其他：55 cm","2300","冀2018T—037","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏银华春翔机械制造有限公司","深松机","1S-5","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松铲数量:5个；配套动力（kw）：73.5～88.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1200×2440×1340；工作幅宽（cm）：230；铲间距（cm）：46；耕深深松（cm):30-40；作业速度（km/h）：4-7；深松铲排列方式：平行排列；深松铲结构型式：单柱、凿形铲带翼；生产率（h㎡/h）：0.5-0.8；","2300","苏农机（2018）第（0513）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏银华春翔机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","作业幅宽：230cm；配套动力（kw）：73.5-88.2；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；铲间距（cm):50；深松深度（cm):25～40；整地耕深（cm）：8～16；深松铲结构形式：单柱、凿形铲带翼；深松铲排列方式：平行排列；深松铲数量（把）：5；外形尺寸（mm)长×宽×高：2670×2720×1310；刀轴传动方式：中间齿轮传动。","2300","苏农机（2018）第（0461）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","石河子市光大农机有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","4铲深松机  深松部件4个  外型尺寸:2150mm×3060mm×1520mm  结构质量:1300kg  配套动力:118 kW -132kW  机具挂结形式:三点悬挂  作业幅宽:2200mm  深松铲结构形式:曲臂凿式  深松铲数量:4个  深松铲单铲宽度：250mm  深松铲铲间距：650mm+900mm+650mm  深松深度:400mm-480mm  碎土辊数量：1个  碎土辊长度：2350mm  碎土辊直径：Φ325mm","2300","新2016020","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","石河子市光大农机有限公司","深松机","1S-280","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","5铲深松机  深松部件5个  外型尺寸:2150mm×3060mm×1520mm\n结构质量:1400kg  配套动力:132 kW-162kW  机具挂结形式:三点悬挂  作业幅宽:2800mm  深松铲结构形式:中间直铲,其余曲臂凿式   深松铲数量:直铲1个，曲臂产4个  单铲宽度：直铲250mm,曲臂铲250mm  深松铲铲间距：650mm+750mm+750mm+650mm  深松深度:400mm-480mm  碎土辊数量：1个  碎土辊长度：3000mm  碎土辊直径：Φ325mm","2300","新2016021","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","潍坊恒旋农业装备有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号名称：1S-220深松机；\n结构型式：悬挂式；\n振动方式：非振动式；\n配套动力范围（kW）：73.5～91.9；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：1700×2520×1250；\n作业速度（km/h）：2～4；\n作业小时生产率（hm2/h）：0.54～1.08；\n工作幅宽（㎝）：220；\n铲间距（㎝）：2、3铲：40，其它铲：62.5；\n深松铲结构型式：全方位曲面铲；\n深松铲排列方式：V型排列；\n深松铲数量（个）：4；\n深松深度（㎝）：≥30。","2300","部20170808","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-295","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：80.9～103kW；工作状态外形尺寸：1770×2840×1360mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.8～1.4hm2/h；工作幅宽：295cm；铲间距：59cm；深松铲结构型式：前凿形铲+中偏柱式+后偏柱式；深松铲排列方式：前1中2后2；深松铲数量：5个；深松深度：≥30cm。","2300","鲁T2018086","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-270","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：73.5～92kW；工作状态外形尺寸：1540×2570×1420mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.8～1.35hm2/h；工作幅宽：270cm；铲间距：67.5cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量：4个；深松深度：≥30cm。","2300","鲁T2018087","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-250","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：73.5～92kW；工作状态外形尺寸：1720×2350×1360mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.7～1.2hm2/h；工作幅宽：250cm；铲间距：62.5cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量：4个；深松深度：≥30cm。","2300","鲁T2018088","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构形式：悬挂式；工作幅宽：220cm；铲间距：55cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：4个；耕深≧30cm","2300","鲁T2016127","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","华创机器人制造有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号：1S-200；配套动力范围kw:58.8～88.2;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1000×2290×1380;工作幅宽cm:200;铲间距cm:中间：52；两侧：49;深松铲结构型式:曲面铲;深松铲排列方式:前2后2;深松铲数量:4个；深松深度cm:30～40;","2300","部20171036","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-230C","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构形式悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2550mm*1300mm；结构质量726kg；配套动力81-103K小时生产率≥0.6h㎡/hW轮式拖拉机；深松铲结构形式平凿双翼，深松铲数量5个；翼铲宽度32cm；工作幅宽230cm；铲间距46cm；深松深度＞30cm；作业速度≥2.6km/h","2300","鲁T2016111","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-270B","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2780mm*1470mm；结构质量740kg；配套动力（99.2-117.6）KW四驱轮式拖拉机；深松铲结构形式倒梯形曲面铲，深松铲数量4个；工作幅宽270cm；铲间距67.5cm；耕深≥30cm；作业速度≥4.4km/h；作业小时生产率≥1.2h㎡/h","2300","鲁T2016105","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","振动方式：非振动；深松部件个数：4个；外形尺寸（长×宽×高）：1780×2930×1420mm；配套动力：≥73.5kW轮式拖拉机；深松深度：≥300mm；深松铲型式：偏柱式曲面铲；","2300","鲁T2016112","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","振动方式：非振动；深松铲数量：4个；外形尺寸（长×宽×高）：2000×3240×1520mm；工作幅宽：2500mm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲;深松铲排列方式：前2后2；铲间距：52/84/52cm","2300","鲁T2017141","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250SQ","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号名称：1S-250SQ 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-110.3；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1710×2840×1550；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm2/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：30-45","2300","冀2018T—010","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北铠特农业机械有限公司","全方位深松机","1SQ-240","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件个数:4个;振动方式:非振动式;结构形式:悬挂式;深松铲排列方式:V型排列","2300","冀2018T—191","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","雷沃重工股份有限公司","深松机","1SSY-230","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：5铲","2300","部20170794","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","雷沃重工股份有限公司","深松机","1SSY-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：5铲","2300","部20170799","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构尺寸（长*宽*高）：2600×3300×1365（mm），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：2.5（m） ，铲间距： 500（mm），深松铲结构型式：凿形铲翼式结构组合 ，深松铲排列方式：前二后三  ，深松铲数量： 5（把），旋耕刀型号：/  ，总安装刀数：/ ，刀轴传动方式：/ ，整地结构型式：镇压棍式","2300","湘20170607051","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构尺寸（长*宽*高）：1540×2600×1270（mm），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：2.3（m） ，铲间距： 500（mm） ，深松铲结构型式：曲面铲 ，深松铲排列方式：单排横置四铲  ，深松铲数量： 4（把），旋耕刀型号：IT245  ，总安装刀数：64 ，刀轴传动方式：中间齿轮 ，整地机构型式：旋耕整地","2300","湘20170607049","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SS-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构尺寸（长*宽*高）： 1380×3300×1365（mm），，结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：2.5（m），铲间距：500（mm），深松铲结构型式：凿形铲翼式结构组合，深松铲排列方式： 前二后三 ，深松铲数量：5（把），旋耕刀型号：/  ，总安装刀数：/ ，刀轴传动方式：/ ，整地结构型式： /","2300","湘20170607050","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北春耕机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200B","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","配套动力：80.9-88.2KW；整地机构形式：旋耕；深松铲结构形式及数量：凿式/4个；工作幅宽：2000mm；中间齿轮传动；结构质量：510Kg","2300","2015T—039(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北春耕机械制造有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","悬挂式，外形尺寸（长*宽*高）MM：2020*2325*1420，工作幅宽：250CM,深松铲数量：4个，深松铲结构型式：偏柱式，铲间距：中间75、其它57","2300","冀2018T—164","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-240X","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构形式（挂接方式）:悬挂式;振动方式：非振动式；配套动力范围：88-124kw；工作状态外形尺寸（长x宽x高)：1230X2890X1380mm；工作幅宽：240cm；铲间距：60cm；深松铲结构形式：曲面铲；深松铲排列方式：梯形；深松铲数量：4个；耕深深松：25-35cm","2300","冀2018T—209","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-300Q","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构形式（挂接方式）：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：120-162kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1320×3170×1470mm；工作幅宽：300cm；铲间距：60cm；深松铲结构形式：曲面铲；深松铲排列方式：梯形；深松铲数量：5个；耕深深松：25-35cm","2300","冀2018T—208","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏沃得高新农业装备有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松部件5个；结构型式：凿形铲带翼；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×2950×1380；结构质量（kg）：635；配套动力（kW）：80.8-95.6；工作幅宽（cm）：250；铲间距（cm）：35-55（可调）；耕深深松（cm）：25-35；作业速度（km/h）：2-6；作业小时生产率（h㎡/h）:0.53-0.62；深松形式：普通深松。","2300","2016TJ270","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","江苏沃得高新农业装备有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件4个；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2356×1140；结构质量（kg）：340；配套动力（kW）：58.3-80.8；工作幅宽（cm）：200；深松铲结构型式：凿形；铲间距（cm）：35-60（可调）；耕深深松（cm）：25-35；作业速度（km/h）：2-6；作业小时生产率（h㎡/h）:0.4-0.5;深松形式：普通深松。","2300","2016TJ268","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号名称：1S-250Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-102.9；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1685×2820×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm2/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：30-35","2300","冀2017T—031","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","连云港市兴安机械制造有限公司","深松机","1S-180","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松铲：5个.深松形式：普通；配套动力（kW）：66.2～88.2，重量（kg):350，外形尺寸(长×宽×高）（mm)：3700×1900×1350,深松铲结构型式：单柱、凿形铲带翼，作业幅宽（m)：1.8；铲间距（cm）：36,深松深度（cm）：≥25.","2300","苏农机（2016）第（0030）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","连云港市兴安机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松铲：5个.配套动力:73.5～117.6kW.外型尺寸(长×宽×高):1560×2310×1400mm.结构重量:900kg.整地结构形式：框架式旋耕机.深松铲结构形式：单柱、双头凿形铲带翼.工作幅宽:2300mm.铲间距:500mm.深松深度（cm）：≥25.整地深度（cm）≥8.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式：中间齿轮传动.生产率hm2/h：0.46-1.15，具有深松功能.","2300","苏农机（2016）第（0198）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","连云港市兴安机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲：4个.配套动力:66.2-88.2KW.外型尺寸(长×宽×高):1550×2310×1450MM.结构重量:780KG.整地结构形式：框架式旋耕机.深松铲结构形式：单柱、凿形铲带翼.工作幅宽:2000MM.铲间距:500MM.深松深度（CM）25-40.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式：中间齿轮传动.生产率hm2/h：0.2-0.5，具有深松功能.","2300","苏农机（2016）第（0029）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","现：浅耕深松机(原：深松浅翻机)","1SL-200","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松部件5铲；外形尺寸（长×宽×高）：4260×2030×1480mm、结构质量：648kg、配套功率：88.2-102.9kW、铲间距：400mm、深松深度：300-350mm、深松铲结构形式：凿式","2300","冀2016T—018","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-230","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构形式悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）1150mm*2480mm*1245mm；结构质量320kg；配套动力73.5-92.0KW轮式拖拉机；深松铲结构形式平凿双翼，深松铲数量5个；翼铲宽度32cm；工作幅宽230cm；铲间距50cm；深松深度＞30cm；纯工作小时生产率\n0.6-1.0h㎡/h","2300","鲁T2018109","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-260","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","外形尺寸（长*宽*高）2525mm*2850mm*1270mm；结构质量1150kg；配套动力≥77.2KW；深松铲结构形式平凿双翼，深松铲数量5个；工作幅宽260cm；铲间距52cm；耕深≥25cm；作业速度≥6km/h；    作业小时生产率\n≥0.60h㎡/h","2300","2016TJ624","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-210B","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸（长*宽*高）1490mm*2445mm*1350mm；结构质量850kg；配套动力≥66.2KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量4个；工作幅宽210cm；铲间距55cm；耕深≥25cm；作业速度≥4km/h；    作业小时生产率\n≥0.40h㎡/h","2300","2016TJ625","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-280","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：5个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2800mm；配套动力：88.2～102.9kW；结构质量：340kg；外形尺寸（长×宽×高）：2280×2660×1300mm；深松深度：30～40cm。","2300","2015T—157(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-280A","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：4个；深松铲结构形式：曲面铲（偏柱式）；工作幅宽：2800mm；配套动力：88.2～95.55kW；外形尺寸（长×宽×高）：1145×2670×1480mm；深松深度：35～40cm。","2300","TJ-2018T-43","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-265","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：5个；深松铲机构形式：凿型铲1个，曲面铲4个；工作幅宽：2650mm；配套动力：95.55～110.25kW；外形尺寸（长×宽×高）：2230×2700×1600mm；深松深度：25～35cm。","2300","TJ-2018T-44","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-300","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：5个；深松铲结构形式：凿型铲；工作幅宽：3000mm；配套动力：110.25～132.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：2230×2760×1600mm；深松深度：25～35cm。","2300","TJ-2018T-45","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北中农博远农业装备有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","外形尺寸：2838*2372*1603mm；结构质量：1330kg；配套动力：≧70 kW；整地机构形式：整地辊；深松铲结构形式：凿型深松铲；深松铲数量：5个；工作幅宽：200cm；铲间距：44cm；深松深度：30-36cm；作业小 时生产率：0.6-1hm2/h。","2300","冀2016T—221（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北中农博远农业装备有限公司","深松机","1S-264","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","结构形式：悬挂式，外型尺寸(长*宽*高）：2838mm*2730mm*1603mm，工作宽幅：260cm,铲间距：52cm,深松铲结构型式：凿铲式，深松铲排列方式：双排（前2后3），深松铲数量5个，作业速度（km/h）：4-10，作业小时生产率（h㎡/h）：0.8-2，耕深：30-40cm","2300","部20180340","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","普劳恩德河北农业机械有限公司","深松机","1SS-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：4个；深松铲机构形式：全方位弧面铲；工作幅宽：2200mm；配套动力：73.5～88.2kW；结构质量：1115kg；外形尺寸（长×宽×高）：2100×2540×1400mm；深松深度：25～35cm。","2300","TJ-2016T-51","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东旭创机械制造有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件个数:4个","2300","新2016012","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-180","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸：1710×2330×1340mm；结构质量：510kg；配套动力：≥73.5kW；深松铲结构型式：全方位曲面铲；深松铲数量：4个；工作幅宽：180cm；铲间距：72cm（中间）、54cm（两侧）；深松深度：30～35cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.5～0.9hm2/h；深松形式：全方位深松。","2300","2015TJ380","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-190","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸：1670×2600×1670mm；结构质量：900kg；配套动力：≥91.9kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：4个；工作幅宽：190cm；铲间距：84cm（中间）、53cm（两侧）；深松深度：30～50cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.6～1.0hm2/h；深松形式：全方位深松。","2300","2017TJ259","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","南昌中天农机有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","1、规格型号 ：1SZL-200；2、配套动力：66.2-88.2kW；3、结构形式：三点悬挂式；4.振动方式：非振动式；5.外形尺寸（长×宽×高）：1520×2340×1250 mm；6、作业速递：3-4km/h；整机重量：675kg ；7、工作幅宽 ：2m ；8、深松铲个数：4个；9、整地结构形式：旋耕整地；10深松深度:25-35cm；11、碎土深度 : 8-14cm；12、传动方式：中间齿轮箱传动；13、刀轴转动方式：中间齿轮转动；14、旋耕刀型号；IT245。","2300","部20171360","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","辽宁现代农机装备有限公司","偏柱式全方位深松机","1SL-270","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：1990×3052×1370，,深松铲数量（个）：4，深松铲结构形式：偏柱式，工作幅宽（cm）：270，铲间距（cm）：65，配套动力范围（KW）：≥91.9，耕深（cm）：深松25-35","2300","辽2017056","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","浙江俏宇机车部件有限公司","深松机","1S-170","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲数量：4个；配套动力范围：66.2-73.5kW；工作幅宽：170cm；外形尺寸：1090×1710×1340mm；深松铲结构型式：凿型、带翼铲；深松深度：30-40cm；作业小时生产率：0.36-0.60h㎡/h；结构型式：悬挂式","2300","鄂2017147","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","雷沃重工股份有限公司","深松机","1SSY-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：4铲","2300","部20170798","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","现：浅耕深松机(原：深松浅翻机)","1SL-160","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件4铲；外形尺寸（长×宽×高）：3400×1850×1480mm、结构质量：554kg、配套功率：73.5-88.2kW、铲间距：400mm、深松深度：300-350mm、深松铲结构形式：凿式","2300","冀2016T—017","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","深松机","1SS-280","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松部件5铲；外形尺寸（长×宽×高）：2200×2360×1280mm、结构质量：292kg、配套动力：66.2-80.9kW、工作幅宽：2800mm、铲间距：560mm、深松深度：250-350mm","2300","2015T—094(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","浅耕深松机","1SL-180","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松部件4铲；外形尺寸（长×宽×高）：3856×2128×1615mm、配套功率：110.3-154.4kW、铲间距：450mm、深松深度：350-450mm、深松铲结构形式：凿式","2300","冀2018T—167","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","吉林省康达农业机械有限公司","偏柱式深松整地联合作业机","1SZL-240","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲结构型式：偏柱式；深构铲数量：4个；外形尺寸（长×宽×高）mm： 3570×3030×1390；结构质量(kg)：1740；配套动力(kW)：≥74；整地机构型式：鼠笼式双辊碎土镇压装置；工作幅宽(mm)：2400；铲间距(mm)：300-800；耕深(mm)：≥300；作业速度(km/h)：6-8；作业小时生产率（hm2/h）：1.44-1.92。与拖拉机挂接方式：悬挂式。","2300","吉农机鉴2017-004","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","吉林省康达农业机械有限公司","偏柱式深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲结构型式：偏柱式；深构铲数量：4个；深松铲排列方式：双排；外形尺寸（长×宽×高）mm： 2080×2320×1310；结构质量(kg)：870；配套动力(kW)：≥74；工作幅宽(cm)：220；铲间距(cm)：30-70（可调）；耕深(cm)：≥30；作业速度(km/h)：5-6；作业小时生产率（hm2/h）：1.10-1.32。结构型式：悬挂式","2300","吉农机鉴2017-054","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-420","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SP-420型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：110.3～132.3kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1608×3920×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.84h㎡/h，工作幅宽：420cm；铲间距：70cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","鄂2017199","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北久丰农业机械有限公司","全方位深松机","1SS-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SS-270型全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：95.6～132.4kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1780×3300×1400mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.50～1.55hm2/h；工作幅宽:270cm;铲间距:45cm;深松铲结构型式:偏柱式（曲面铲）;深松铲排列方式:前4后2;深松铲数量:6;耕深深松:30～35cm","2900","冀2018T—186","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","偏柱式深松机","1S-390A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；振动方式：非振动式；工作幅宽：390cm；","2900","吉农机鉴2018-078","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","任丘市超鹰农机有限公司","深松机","1S-310","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","1S-310型深松机，结构形式 悬挂式，配套动力范围 95.6kW～154.4KW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）2420mm×3170mm×1380mm，工作速度 3km-6km，作业小时生产率0.6hm2-1.4hm2，工作幅宽312cm，铲间距52cm，深松铲  结构形式 偏柱式（曲面铲） 排列方式 双排（前2后4),数量 6个，耕深 深松30cm～35cm","2900","冀2017T—277","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-280","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构形式;悬挂式;型号名称:1SS-280型深松机;震动方式：非振动式；配套动力(kW)：95.6~132.4;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1880×3220×1470;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):0.9~1.2;工作幅宽(CM):280;铲间距(cm):47;深松铲的结构形式:偏柱式;排列方式:前后排列;数量（个）6;耕深的深松（cm）:30~40;","2900","豫2017192","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-310","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构形式;悬挂式;型号名称:1SS-310型深松机;震动方式：非振动式；配套动力(kW)：110.3~147.1;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):2260×3450×1430;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):1.0~1.5;工作幅宽(CM):310;铲间距(cm):52;深松铲的结构形式:偏柱式;排列方式:前后排列;数量（个）:6;耕深的深松（cm）:30~40;","2900","豫2018045","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-280","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件数量：6个；外形尺寸：1830X3900X1380mm；结构质量：1090kg；配套拖拉机动力：≥88.2kw；深松铲结构型式：偏柱式；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h.","2900","2017TJ085","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-230","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件数量：6个；外形尺寸：1830X3300X1380mm；结构质量：1000kg;配套拖拉机动力：≥88.2kw；整地机构型式：辊齿式；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h.","2900","2015TJ476","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件数量：6个；外形尺寸：1830X3600X1380mm；结构质量：1030kg;配套拖拉机动力：≥88.2kw；整地机构型式：辊齿式；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h.","2900","2015TJ477","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件数量：6个\t；外型尺寸：1830X4100X1380mm；结构质量：1100kg；配套拖拉机动力：≥88.2kw；深松铲结构型式：偏柱式；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h.","2900","2017TJ086","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250Z","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲：6个，结构型式：悬挂式，配套动力（kW）：69.8，重量（kg):895，外形尺寸(长×宽×高）（mm)：2300×3000×1200,深松铲结构型式：单柱凿形铲带翼，排列方式：双行，工作幅宽:2500MM,铲间距（cm）：41.5，深松深度（cm）≥25，旋耕刀型号：IT245，旋耕刀数量：68把，刀轴传动方式：中间齿轮传动，整地机构型式：深松旋耕.","2900","苏农机（2017）第（0109）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松机","1S-250Z","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式，配套动力（kW）：69.8，重量（kg):595，外形尺寸(长×宽×高）（mm)：1450×2900×1180,铲间距：41.5cm,深松铲结构形式：单柱凿形铲带翼，排列方式：双行，工作铲数:6个,工作幅宽:2500MM,深松深度（cm）≥30，整地结构型式：深松.","2900","苏农机（2017）第（0112）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松机","1S-310Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲：6个，结构型式：悬挂式，配套动力（kW）：88.2，重量（kg):890，外形尺寸(长×宽×高）（mm)：2000×3200×1350,深松铲结构型式：曲面铲，排列方式：三行，作业幅宽（mm）：3100；铲间距（cm）：48+48+78+48+48，深松深度（cm）：≥30，整地结构型式：全方位深松.","2900","苏农机（2017）第（0113）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-360","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","深松铲数量:8个；悬挂式非振动,外形尺寸(长×宽×高):1960×4100×1390MM；配套动力:113-150KW；深松铲结构形式:偏柱曲面式；工作幅宽:360CM；铲间距:45CM；深松深度:≥30CM；作业小时生产率:0.72-1.80HM2/H，作业速度km/h：2-5，深松铲排列方式：前2后6。","2900","鲁T2016120","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲数量:6个；悬挂式非振动,外形尺寸(长×宽×高):1960×3210×1390MM；配套动力:93.5-121.3KW；深松铲结构形式:偏柱曲面式；工作幅宽:270CM；铲间距:45CM；深松深度:≥30CM；作业小时生产率:0.64-1.48HM2/H，深松铲排列方式：前2后4，作业速度2.4-5.5km/h","2900","鲁T2016118","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-330","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲数量:6个；悬挂式非振动,外形尺寸(长×宽×高):1960×3800×1390MM；配套动力:93.5-132.3KW；深松铲结构形式:偏柱曲面式；工作幅宽:330CM；铲间距:55CM；深松深度:≥30CM；作业小时生产率:0.68-1.81HM2/H，作业速度km/h：2.4-5.5，深松铲排列方式：前2后4。","2900","鲁T2016119","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","西安大洋现代农业装备有限公司","深松机","1SS-220","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","深松铲结构形式：凿型铲；  工作幅宽：220cm;  深松铲数量：7个","2900","陕2018010","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","临海市杰峰机械有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","结构尺寸（长*宽*高）：1200*2880*1200mm； 整机质量：280kg；幅宽：250cm；作业速度：3~5km/h；生产率：0.52~0.88hm2/h；深松铲结构型式：单柱凿形铲带翼；工作铲数：7个；铲间距：300~360mm；深松深度：25~35cm。","2900","苏农机（2016）第（0449）号","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","高密德隆汽车配件制造有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","6铲深松机","2900","鲁T2017020","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","高密德隆汽车配件制造有限公司","深松机","1S-300A","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","7铲深松机","2900","鲁T2017021","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","菏泽新亚机械设备有限公司","全方位深松机","1SQ-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件个数：6个；外形尺寸(长×宽×高)：1950mm×3110mm×1380mm；结构质量（kg）：700；配套动力（kw）：≥91.9；深松铲结构型式：全方位曲面铲；工作幅宽（cm）：270；铲间距（cm）： 74(中间)、49（两侧）；深松耕深（cm）：30-35；作业速度(km/h)：1.8-4；作业小时生产率(hm2/h)：0.5-1；深松形式：全方位深松。","2900","2015TJ377","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁真霸道农机装备有限公司","深松机","1S-360","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1S-360型深松机；结构型式： 悬挂式；振动方式：非振动式；  配套动力：≥110KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3700×2250×1530mm；作业速度范围：2-6Km/h； 作业小时生产率： 1.2-2.07h㎡/h；工作幅宽360cm ；铲间距：55-70cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：2排；数量6个；耕深：深松≥33cm。","2900","辽2019021","2023-12-31","通用类","辽宁省",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SS-250Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长×宽×高）： 1450×2870×1370（mm）；结构质量：1060kg；配套动力：91.9～110.3kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：2500mm；铲间距：从左至右依次为：45，50，60，50，45；耕深：深松25～40 cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.7～1.05h㎡/h，深松形式：全方位深松。","2900","2016TJ518","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SS-280Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长×宽×高）： 1450×3170×1370（mm）；结构质量：1130kg；配套动力：95.6～117.6kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：2800mm；铲间距：从左至右依次为：55，55，60，55，55；耕深：深松25～40 cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.9～1.2h㎡/h，深松形式：全方位深松。","2900","2016TJ519","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SS-310Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长×宽×高）： 1450×3570×1370（mm）；结构质量：1200kg；配套动力：110.3～132.3kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：3100mm；铲间距：从左至右依次为：60，60，70，60，60；耕深：深松25～40 cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.0～1.7h㎡/h，深松形式：全方位深松。","2900","2016TJ520","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SS-350D","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长×宽×高）： 3650×1470×1330（mm）；配套动力：89.4～132.4kW；结构质量：1130kg；深松铲结构型式：镐型；深松铲数量：6个；工作幅宽：3500mm；铲间距：60～80cm（可调）；耕深：25～35 cm；作业速度：3～5km/h；工作效率：1.0～1.7h㎡/h，深松形式：局部深松。","2900","2016TJ139","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊市宏胜工贸有限公司","深松机","1S-400","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","型号名称：1S-400型深松机，结构形式： 悬挂式， 振动方式： 非振动式，配套动力范围：130～169kW,外形尺寸：1250*4000*1380mm, 作业速度： 2～6.5（km/h） ,作业小时生产率：0.8～2.6hm2/h, 工作幅宽：400cm,铲间距：50cm,深松铲结构形式：偏柱曲面铲，深松铲排列方式： 前4后4 ,深松铲数量：8个,耕深：30～45cm","2900","鲁T2016130","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊市宏胜工贸有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1S-300型深松机，结构形式： 悬挂式， 振动方式： 非振动式，配套动力范围：110～147kW,外形尺寸：1250*3000*1380mm, 作业速度： 2～6.5（km/h） ,作业小时生产率：0.6～1.95hm2/h, 工作幅宽：300cm,铲间距：50cm,深松铲结构形式：偏柱曲面铲，深松铲排列方式： 前2后4 ,深松铲数量：6个,耕深：30～45cm","2900","鲁T2016129","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东希成农业机械科技有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：130-155kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2800×3360×1450mm；作业速度：4-6km/h；作业小时生产率：1.2-1.8h㎡/h；工作幅宽：300cm；铲间距：50+50+92+50+50cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后4；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm","2900","部20180353","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北兴华农业机械有限公司","全方位深松机","1S-420Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲数量：6；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）","2900","冀2018T-146","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北兴华农业机械有限公司","全方位深松机","1S-360Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲数量：6；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）","2900","冀2017T-009","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-360","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SP-360型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1614×3430×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.7h㎡/h，工作幅宽：360cm；铲间距：60cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","鄂2017198","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江西省新建区新茂农机有限公司","深松机","1S-180","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松机铲铲数6个，前二后四。","2900","苏农机（2019）第（0206）号","2023-12-31","通用类","江西省",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江西省新建区新茂农机有限公司","深松机","1S-290","振动式:否 ;深松部件个数:9个;","深松机铲铲数9个，前四后五。","2900","苏农机（2019）第（0207）号","2023-12-31","通用类","江西省",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件个数：6个","2900","鲁T2016125","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-360","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件个数：6个","2900","部20170809","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江苏常发农业装备股份有限公司","深松机","1SS-295","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","配套动力≥110kw；外形尺寸（长×宽×高）:2100mm×3060mm×1240mm；结构质量：743kg；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：7个；工作幅宽：295cm；铲间距：42cm；深松深度：30-35cm；深松形式：普通深松","2900","2015TJ182","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","江苏常发农业装备股份有限公司","深松机","1SS-225","振动式:否 ;深松部件个数:9个;","配套动力≥66kw；外形尺寸（长×宽×高）:1160mm×2250mm×1190mm；结构质量：400kg；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：9个；工作幅宽：225cm；铲间距：25cm；深松深度：30-32cm；深松形式：普通深松","2900","2015TJ181","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北通田机械有限公司","深松机","1SS-320","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸(长×宽×高):2650×3240×1230mm；结构质量:420kg；配套动力：88.2～110.3kw；深松铲结构型式：凿形；深松铲数量：6个；工作幅宽：320cm；铲间距：55～70cm；耕深深松：30～35cm","2900","2015T-053(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SS-240","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SS-240型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：66.2～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1605×2640×1300mm；作业速度：2～5m/s；作业小时生产率：0.48～1.2h㎡/h，工作幅宽：240cm；铲间距：40cm；深松铲结构型式：凿形铲；排列方式：前后排列；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","豫2017072","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[392,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SP-300型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×2945×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.6h㎡/h，工作幅宽：300cm；铲间距：50cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","鄂2017197","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[393,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1S-284A","振动式:否 ;深松部件个数:9个;","型号名称：1S-284A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1125×2830×1355mm；作业速度：2.5～5km/h；作业小时生产率：0.6～1.2h㎡/h，工作幅宽：284cm；铲间距：31.5cm；深松铲结构型式：凿形铲；排列方式：前后排列；数量：9个；耕深：深松：≥30cm。","2900","豫2017115","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[394,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-336A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SP-336A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1870×3490×1420mm；作业速度：2～5m/s；作业小时生产率：0.57～1.43h㎡/h，工作幅宽：336cm；铲间距：56cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前中后排列；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","豫2018124","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[395,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-240A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SP-240A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：80.9～110.3kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1870×2725×1420mm；作业速度：2～5m/s；作业小时生产率：0.41～1.02h㎡/h，工作幅宽：240cm；铲间距：40cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前中后排列；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","豫2018122","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[396,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰农业装备有限公司","深松机","1SP-280A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1SP-280A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1870×3050×1420mm；作业速度：2～5m/s；作业小时生产率：0.48～1.19h㎡/h，工作幅宽：280cm；铲间距：46、46、50、46、46cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前中后排列；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。","2900","豫2018123","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[397,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-320Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：无振动；配套动力范围：117.6～132.4kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2335×3830×1380mm；工作幅宽：320cm；铲间距：53.3cm","2900","冀2017T—022","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[398,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","石河子市光大农机有限公司","深松机","1S-340","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","6铲深松机  深松部件6个  外型尺寸:2150mm×3700mm×1520mm\n结构质量:1600kg  配套动力: ≥162kW  机具挂结形式:三点悬挂  作业幅宽:3400mm  深松铲结构形式:曲臂凿式   深松铲数量:曲臂产6个  单铲宽度： 250mm  深松铲铲间距：中间800mm，其余550mm-650mm  深松深度:400mm-480mm  碎土辊数量：1个  碎土辊长度：3450mm  碎土辊直径：Φ325mm","2900","新2016022","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[399,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊恒旋农业装备有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1S-300深松机；\n结构型式：悬挂式；\n振动方式：非振动式；\n配套动力范围（kW）：92～120；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：1745×3020×1250；\n作业速度（km/h）：2～4；\n作业小时生产率（hm2/h）：0.54～1.08；\n工作幅宽（㎝）：300；\n铲间距（㎝）：2、3铲：40，其它铲：52.5；\n深松铲结构型式：全方位曲面铲；\n深松铲排列方式：V型排列；\n深松铲数量（个）：6；\n深松深度（㎝）：≥30。","2900","部20170807","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[400,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-280","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构尺寸（长*宽*高）：2560×3390×1600（mm），配套动力： 110.3-147（kw），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：280（cm） ，铲间距： 46.6（cm），深松铲结构型式：偏柱式曲面铲 ，深松铲排列方式：前二中二后二  ，深松铲数量： 6（个），生产率：0.56-1.4（h㎡/h）","2900","苏农机（2019）第（0209）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[401,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-280","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸：2040×3230×1430mm；结构质量：690kg；配套动力：≥99.2kW；深松铲结构型式：全方位曲面铲；深松铲数量：6个；工作幅宽：280cm；铲间距：72cm（中间）、52cm（两侧）；深松深度：30～35cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.8～1.4hm2/h；深松形式：全方位深松。","2900","2015TJ381","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[402,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQZ-410","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","外形尺寸：2340×4870×1720mm；结构质量：3000kg；配套动力：≥154.4kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：8个；工作幅宽：410cm；铲间距：86cm（中间）、54cm（两侧）；深松深度：30～50cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.2～2.0hm2/h；深松形式：全方位深松。","2900","2017TJ229","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[403,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","石家庄农业机械股份有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","外形尺寸(长×宽×高)\t：1570×2870×1400\tmm\n结构质量：700\tkg\n配套动力：66.2～80.9（四驱）\tkW\n深松铲结构形式：\t凿式\t\n工作铲数：\t7个\t\n工作幅宽：300cm\n铲间距：40～60\tcm\n深松深度：30～35 cm\n作业速度：4～6\tkm/h\n作业小时生产率：1.12～1.68\thm2/h","2900","2015T-048(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[404,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","华创机器人制造有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","配套动力范围KW:110.3～147;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1925×3090×1470;工作幅宽cm:300;铲间距:中间：55.0；两侧：35.75；其它：34.0;深松铲结构型式:曲面铲;深松铲排列方式;前2后2，中4;深松铲数量:8个；深松深度cm：30～40","2900","部20171038","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[405,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","华创机器人制造有限公司","深松机","1S-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号：1S-270；配套动力范围KW:88.2～110.3;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1070×3095×1430;工作幅宽cm:270;铲间距cm:1-2铲、5-6铲：47.0；2-3铲、4-5铲：44.5；3-4铲：42.0;深松铲结构型式:全方位曲面铲;深松铲排列方式:前3后3;深松铲数量:6个；深松深度cm：30～40;","2900","部20171037","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[406,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-450B","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","外形尺寸（长*宽*高）1690mm*4800mm*1418mm；结构质量1438kg；配套动力≥154.3KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量8个；工作幅宽450cm；铲间距64.3cm；耕深40-50cm；作业速度5-7km/h；作业小时生产率\n2.0-3.1h㎡/h；深松形式全方位深松","2900","2015TJ331","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[407,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-300S","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式悬挂式；振动方式非振动；配套动力范围95.6-121.3KW；外形尺寸（长*宽*高）1150mm*3050mm*1500mm；作业速度5-7km/h；作业小时生产率\n1.2-2\n.1h㎡/h；工作幅宽300cm；铲间距50cm；深松铲结构形式偏柱式；深松铲排列方式前2后4；深松铲数量6个；耕深≥30cm","2900","鲁T2018107","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[408,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东大华机械有限公司","折叠深松机","1S-550Z","振动式:否 ;深松部件个数:10个;","振动方式:非振动;深松铲数量：10个；结构型式:悬挂式;外形尺寸（长×宽×高）：2880×5740×1750mm；工作幅宽：550cm;深松铲型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：前4后6，","2900","鲁T2017142","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[409,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-460","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","振动方式：非振动；深松部件个数:8;外形尺寸：2030×5460×1540mm；结构质量：1650kg；配套动力：154.4～191.1kw;工作幅宽：460cm;深松深度：25～50cm；深松铲型式：弧面倒梯形;","2900","部20160288","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[410,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","振动方式：非振动；深松部件:6;外形尺寸：1960×3580×1520mm；结构质量：1410kg；配套动力：≥91.9kW轮式拖拉机;工作幅宽：300cm;深松深度：≥30cm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲;铲间距：50cm","2900","鲁T2016113","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[411,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-300SQ","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1S-300SQ 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1700×3320×1560；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm2/h：0.84-1.6；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：中间两铲64；其他46.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-45","2900","冀2018T—011","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[412,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北铠特农业机械有限公司","全方位深松机","1SQ-330","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件个数:6个;振动方式:非振动式;结构形式:悬挂式;深松铲排列方式:V型排列","2900","冀2018T—190","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[413,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东国丰机械有限公司","深松机","1S-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；外形尺寸：（长×宽×高）：2240×3250×1470mm；结构质量：1250kg；配套动力：≥88kW（轮式拖拉机）；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲数量：6个；工作幅宽：270cm；铲间距：45cm；深松深度：≥30cm；作业速度：4.0-5.5km/h；作业小时生产率：0.8-1.3h㎡/h；深松深度稳定性:97.4% 土壤扰动系数:79.4%；","2900","鲁T2016003","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[414,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东国丰机械有限公司","深松机","1S-330","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式:悬挂式 ；结构尺寸（长*宽*高）（mm）:2240×3800×1360 ；整机质量（kg）:1130 ；配套动力:≥95kW（轮式拖拉机） ；深松铲结构型式:曲面铲 ；深松铲数量（个）:6； 工作幅宽（cm）:330 ；铲间距（cm）:55； 深松深度（cm）:≥30 ；作业速度（km/h）:4.0-5.5 ；作业小时生产率（h㎡/h）:1.0-1.8 ；深松深度稳定性:98% ;土壤扰动系数:66.9%；","2900","鲁T2016004","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[415,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东国丰机械有限公司","深松机","1S-310F","振动式:否 ;深松部件个数:11个;","结构型式:悬挂式; 振动方式:非振动;工作状态a结构尺寸（长*宽*高mm）:2750×3280×1640; 工作幅宽（cm）:310; 铲间距（cm）:28 ;深松铲结构型式:凿铲式 ;深松铲排列方式:前3中4后4 ;深松铲数量:11个; 深松深度（cm）:≥30;整机质量（kg）:1270 ;配套动力（kw）:≥110（轮式拖拉机） ;","2900","鲁T2017143","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[416,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","雷沃重工股份有限公司","深松机","1SSH-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：6铲","2900","部20170795","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[417,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","雷沃重工股份有限公司","深松机","1SSH-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：6铲","2900","部20170796","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[418,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","雷沃重工股份有限公司","深松机","1SSH-320","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：6铲","2900","部20170797","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[419,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北春耕机械制造有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","悬挂式，外形尺寸（长*宽*高）MM：1850*2905*1400，工作幅宽：300CM,深松铲数量：6个，深松铲结构型式：偏柱式，铲间距：中间60、其它47.5","2900","冀2018T—165","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[420,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","淮北市华丰机械设备有限公司","深松机","1S-310","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号：1S—310；外形尺寸（长×宽×高）:3130×1700×1500mm；结构质量：650Kg；配套动力：≥66.2Kw；深松铲结构形式：全方位曲面铲；数量：6个；工作幅宽：310cm；铲间距：62cm；耕深深松：30—40cm；作业速度：3—5km/h；作业小时生产率:0.9—1.5hm2/h；深松形式：全方位深松","2900","2015TJ494","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[421,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-310B","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长*宽*高）3440mm*1180mm*1385mm；结构质量948kg；配套动力≥99.2KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量6个；工作幅宽310cm；铲间距55cm；耕深＞30cm；作业速度2.6-4.3km/h；作业小时生产率\n0.8-1.2h㎡/h","2900","2018TJ547","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[422,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-300B","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长*宽*高）1690mm*3310mm*1418mm；结构质量860kg；配套动力≥96KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量6个；工作幅宽300cm；铲间距60cm；耕深40-50cm；作业速度5-7km/h；作业小时生产率\n1.2-2.1h㎡/h；深松形式全方位深松","2900","2015TJ329","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[423,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-350B","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长*宽*高）1690mm*3800mm*1418mm；结构质量1200kg；配套动力≥121KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量6个；工作幅宽350cm；铲间距70cm；耕深40-50cm；作业速度5-7km/h；作业小时生产率\n1.5-2.5h㎡/h；深松形式全方位深松","2900","2015TJ330","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[424,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：6个；深松铲机构形式：曲面铲；工作幅宽：2700mm；配套动力：88.2～95kW；结构质量：1060kg；外形尺寸（长×宽×高）：1850×2740×1400mm；深松深度：30～35cm。","2900","冀2016T—135","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[425,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-260","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：6个；深松铲机构形式：曲面铲（偏柱式）；工作幅宽：2600mm；配套动力：95.55～102.9kW；外形尺寸（长×宽×高）：1145×2670×1480mm；深松深度：35～40cm。","2900","TJ-2018T-42","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[426,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-370","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：7个；深松铲结构形式：凿型铲1个，曲面铲6个；工作幅宽：3700mm；配套动力：110.25～132.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：3150×4000×1600mm；深松深度：25～35cm。","2900","TJ-2018T-46","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[427,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-420","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：7个；深松铲结构形式：凿型铲；工作幅宽：4200mm；配套动力：132.3～147kW；外形尺寸（长×宽×高）：3150×4000×1600mm；深松深度：25～35cm。","2900","TJ-2018T-47","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[428,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","青州华武机械有限公司","深松机","1S-260","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：1220×2850×1180mm  结构质量：242kg 配套动力：（95.6-117.6）kW四驱轮式拖拉机  深松铲结构型式：平凿双翼  深松铲数量：7  翼铲幅宽：18cm 单铲幅宽：8cm  工作幅宽：260cm  铲间距：37cm  深松深度：≥30cm  作业速度：≥1.9km/h  作业小时生产率：≥0.5h㎡/h","2900","鲁T2016079","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[429,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北中农博远农业装备有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","外形尺寸：2838×3250×1603mm；结构质量：1730kg；配套动力：≥88kW；整地机构形式：整地辊；深松部件结构形式：凿型深松铲；深松铲数量：7个；工作幅宽：300cm；铲间距：44cm；深松深度：30～36cm；作业速度：3～4km/h；作业小时生产率：1～1.5hm2/h。","2900","冀2016T—220（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[430,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北中农博远农业装备有限公司","深松机","1S-350","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","结构形式：悬挂式，外型尺寸(长*宽*高）：2900mm*3670mm*1570mm，作业宽幅：350cm,铲间距：50cm,深松铲结构型式：凿铲式（双翼形铲），深松铲排列方式：双排（前3后4），深松铲数量7个，作业速度（km/h）：2-5，作业小时生产率（h㎡/h）：0.6-1.5，耕深：30-40cm","2900","冀2017T—250","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[431,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","普劳恩德河北农业机械有限公司","深松机","1SS-350","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：6个；深松铲机构形式：全方位弧面铲；工作幅宽：3500mm；配套动力：95.6～103kW；结构质量：1565kg；外形尺寸（长×宽×高）：2100×3840×1400mm；深松深度：25～35cm。","2900","TJ-2016T-52","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[432,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","普劳恩德河北农业机械有限公司","深松机","1SS-420A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","振动方式：非振动式；深松铲个数：6个；深松铲机构形式：曲面铲(偏柱式)；工作幅宽：4200mm；配套动力：95.55～102.9kW；外形尺寸（长×宽×高）：1145×3940×1480mm；深松深度：35～40cm。","2900","TJ-2018T-40","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[433,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","唐河县大华机械设备有限公司","深松机","1SQ-250","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；工作幅宽：250cm；铲间距：38cm、38cm、60cm、38cm、38cm；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前中后排列。","2900","豫2018018","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[434,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","唐河县大华机械设备有限公司","深松机","1SQ-310","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；工作幅宽：310cm；铲间距：50cm、50cm、60cm、50cm、50cm；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前中后排列。","2900","豫2018020","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[435,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","唐河县大华机械设备有限公司","深松机","1SQ-280","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；工作幅宽：280cm；铲间距：44cm、44cm、60cm、44cm、44cm；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前中后排列。","2900","豫2018019","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[436,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-350A","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；结构质量kg：900；配套动力kW：117.6以上；作业速度km/h：1～3；作业小时生产率hm2/h：0.35～1；工作幅宽cm：350；铲间距cm：50；深松铲结构型式：凿形式；深松铲数量：7；深松铲排列方式：前3后4；深松深度cm：25～40。","2900","晋201611","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[437,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东旭创机械制造有限公司","深松机","1S-320","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件个数：6个","2900","新2016013","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[438,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-250B","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构尺寸（长*宽*高）：2500×3150×1415（mm），配套动力： 95.6-125（kw），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：250（cm） ，铲间距： 41.6（cm），深松铲结构型式：偏柱式曲面铲 ，深松铲排列方式：前二中二后二  ，深松铲数量： 6（个），生产率：0.5-1.25（h㎡/h）","2900","苏农机（2019）第（0208）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[439,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构尺寸（长*宽*高）：2560×3590×1600（mm），配套动力： 117.6-154.4（kw），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：300（cm） ，铲间距： 50（cm），深松铲结构型式：偏柱式曲面铲 ，深松铲排列方式：前二中二后二  ，深松铲数量： 6（个），生产率：0.6-1.5（h㎡/h）","2900","苏农机（2019）第（0210）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[440,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-300Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1S-300Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×3225×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm2/h：0.7-1.6；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：中间两铲64，其它：46.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-35","2900","冀2017T—034","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[441,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250QA2","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","型号名称：1S-250QA2 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×2835×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm2/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：中间两铲55，其它：38；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-35","2900","冀2017T—033","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[442,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","内蒙古长明机械股份有限公司","深松机","1SS-240A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）MM：1660*2700*1500，工作幅宽（cm):240，铲尖距（cm）：40，深松铲结构型式：偏柱式，深松铲排列方式：双排，深松铲数量：6","2900","内蒙古2018-002","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[443,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","内蒙古长明机械股份有限公司","深松机","1SS-270A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）MM：1660*3200*1500，工作幅宽（cm):270，铲尖距（cm）：45，深松铲结构型式：偏柱式，深松铲排列方式：双排，深松铲数量：6","2900","内蒙古2018-003","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[444,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","天津润丰农业工程技术有限公司","深松机","1S-260","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","型式：悬挂式，非振动式，外形尺寸：1270mm*2600mm*1170mm,作业速度：2.0~4.0（km/h),生产率：0.32~4.0（h㎡/h),工作幅宽：260cm,铲间距（cm）：38：38：36：36：38：38,结构型式：凿铲式，排列方式：交错双排，数量：7个，耕深：≥30cm","2900","TJ-2017T-17","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[445,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸：1920×3720×1670mm；结构质量：1620kg；配套动力：≥117.6kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：300cm；铲间距：84cm（中间）、54cm（两侧）；深松深度：30～50cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.9～1.5hm2/h；深松形式：全方位深松。","2900","2017TJ260","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[446,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQZ-490","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：9147～191kW；工作状态外形尺寸：1920×5180×1600mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.4～2.4hm2/h；工作幅宽：490cm；铲间距：61cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前4后4；深松铲数量：8个；深松深度：≥40cm。","2900","鲁T2018083","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[447,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-400","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：99.2～154.4kW；工作状态外形尺寸：1740×3830×1430mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.2～2hm2/h；工作幅宽：400cm；铲间距：67cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm。","2900","鲁T2018084","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[448,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-330","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：99.2～154.4kW；工作状态外形尺寸：2000×3220×1360mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.9～1.6hm2/h；工作幅宽：330cm；铲间距：55cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm。","2900","鲁T2018085","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[449,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁现代农机装备有限公司","深松机","1S-210","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：2100×2490×1420，,深松铲数量（个）：7，深松铲结构形式：单柱、凿形铲带翼，工作幅宽（cm）：210，铲间距（cm）：30，配套动力范围（KW）：≥88，耕深（cm）：深松25-35","2900","辽2017053","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[450,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁现代农机装备有限公司","深松机","1S-270","振动式:否 ;深松部件个数:9个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：2100×3090×1420，,深松铲数量（个）：9，深松铲结构形式：单柱、凿形铲带翼，工作幅宽（cm）：270，铲间距（cm）：30，配套动力范围（KW）：≥102，耕深（cm）：深松25-35","2900","辽2017054","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[451,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁现代农机装备有限公司","偏柱式全方位深松机","1SL-360","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：1990×3952×1370，,深松铲数量（个）：6，深松铲结构形式：偏柱式，工作幅宽（cm）：360，铲间距（cm）：60，配套动力范围（KW）：≥110.2，耕深（cm）：深松25-35","2900","辽2017057","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[452,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁现代农机装备有限公司","折叠全方位深松机","1SL-440","振动式:否 ;深松部件个数:8个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：2340×5003×1460，,深松铲数量（个）：8，深松铲结构形式：偏柱式，工作幅宽（cm）：440，铲间距（cm）：55，配套动力范围（KW）：≥132.3，耕深（cm）：深松25-35","2900","辽2017058","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[453,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁现代农机装备有限公司","折叠全方位深松机","1SL-550","振动式:否 ;深松部件个数:10个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：2340×6130×1460，,深松铲数量（个）：10，深松铲结构形式：偏柱式，工作幅宽（cm）：550，铲间距（cm）：55，配套动力范围（KW）：≥154.4，耕深（cm）：深松25-35","2900","辽2017059","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[454,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","辽宁现代农机装备有限公司","深松机","1S-330","振动式:否 ;深松部件个数:11个;","外形尺寸（长×宽×高mm）：2100×3690×1420，,深松铲数量（个）：11，深松铲结构形式：单柱、凿形铲带翼，工作幅宽（cm）：330，铲间距（cm）：30，配套动力范围（KW）：≥117，耕深（cm）：深松25-35","2900","辽2017055","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[455,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-360","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","振动方式：非振动；深松铲数量:6个;外形尺寸：2020×4470×1510mm；配套动力：110.2～132.3kw;工作幅宽：360cm;深松深度：25～50cm；深松铲型式：弧面倒梯形;铲间距：65cm","2900","部20160287","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[456,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","浙江俏宇机车部件有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","深松铲数量：7个；配套动力：66.2-89.4kW；工作幅宽：300cm；外形尺寸：1280×3020×1270mm；结构质量：316kg；深松铲结构型式：凿型、带翼铲；深松深度：25-40cm；作业小时生产率：0.9-1.5h㎡/h；深松形式：局部深松","2900","2016TJ569","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[457,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","临洮县宏丰机械制造有限公司","深松机","1SS-250","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","外形尺寸（长×宽×高）：1050×2660×1340（mm）,深松铲数量：6（个），工作幅宽：250（cm），结构质量：320（kg），结构形式：凿形深松铲,配套拖拉机标定功率：51.5-73.5（kw），与拖拉机联接方式：悬挂式，深松耕深：30-40（cm）,作业小时生产率：0.5-0.8（hm2/h）","2900","甘农机2018083","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[458,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构形式：悬挂式；工作幅宽：300cm；铲间距：50cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：6个；耕深≧30cm","2900","鲁T2016126","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[459,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","阿玛松农业机械（天津）有限公司","深松机","1S-300(Cenius 3003)","振动式:否 ;深松部件个数:11个;","深松部件11个；排列方式：3排；作业作业幅宽3m；形式：悬挂式；","2900","黑垦鉴2019002","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[460,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北沃田机械制造有限公司","深松机","1S-350","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","外形尺寸（长X宽X高）1350x3180x1375mm；结构质量：480kg；\n配套动力：95.6~154.4kw；深松铲结构形式：凿式；深松铲数量：7个；工作幅宽：350cm；铲间距：50cm；深松深度：31.6\ncm；作业小时生产率：1.58hm2/h","2900","冀2016T—317","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[461,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","现：翻转浅耕深松机(原：翻转深松浅翻机)","1SLF-240","振动式:否 ;深松部件个数:左右各6个;","深松部件12铲；外形尺寸（长×宽×高）：5350×2430×1620mm、结构质量：1450kg、配套功率：110.3-132.4kW、铲间距：400mm、深松深度：300-350mm、深松铲结构形式：凿式","2900","冀2016T—033","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[462,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","现：浅耕深松机(原：深松浅翻机)","1SL-240","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松部件6铲；外形尺寸（长×宽×高）：4810×2430×1480mm、结构质量：742kg、配套功率：110.2-132.4kW、铲间距：400mm、深松深度：300-350mm","2900","冀2016T—019","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[463,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","吉林省康达农业机械有限公司","偏柱式深松整地联合作业机","1SZL-260","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲结构型式：偏柱式；深构铲数量：6个；外形尺寸（长×宽×高）mm： 3570×3680×1390；结构质量(kg)：2460；配套动力(kW)：≥90；整地机构型式：鼠笼式双辊碎土镇压装置；工作幅宽(mm)：2600；铲间距(mm)：300-1000（可调）；耕深(mm)：≥300；作业速度(km/h)：6-8；作业小时生产率（hm2/h）：1.56-2.08。与拖拉机挂接方式：悬挂式。","2900","吉农机鉴2017-005","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[464,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","吉林省康达农业机械有限公司","偏柱式深松机","1S-350","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲结构型式：偏柱式；深构铲数量：6个；深松铲排列方式：双排；外形尺寸（长×宽×高）mm： 2080×3610×1310；结构质量(kg)：1300；配套动力(kW)：≥110；工作幅宽(cm)：350；铲间距(cm)：30-70（可调）；耕深(cm)：≥30；作业速度(km/h)：5-6；作业小时生产率（hm2/h）：1.75-2.1。结构型式：悬挂式。","2900","吉农机鉴2017-050","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[465,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲振动式深松机","河北通田机械有限公司","振动深松机","1SS-220","振动式:是 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸(长×宽×高)：1350×2375×1220mm；结构质量：600kg；配套动力：80.9～102.9kw；深松铲结构形式：凿型；工作铲数：4个；工作幅宽：220cm；铲间距：55cm；传动机构型式：中间齿轮传动；深松深度：30～35cm","2400","2015T-055(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[466,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲振动式深松机","河北通田机械有限公司","振动深松机","1SS-240","振动式:是 ;深松部件个数:5个;","外形尺寸(长×宽×高)：1350×2840×1300mm；结构质量：690kg；配套动力：80.9～102.9kw；深松铲结构型式：凿形；深松铲数量：5个；工作幅宽：240cm；铲间距：48cm；传动机构型式：中间齿轮传动；耕深深松：30～35cm","2400","2015T-054(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[467,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲振动式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1SZ-180","振动式:是 ;深松部件个数:4个;","配套动力37-58kW轮式拖拉机、外形尺寸：1680×1980×1380mm、结构质量：475kg、深松铲结构型式：凿铲式、排列方式：单排、数量：4铲、铲间距：45cm、工作幅宽:180cm、深松深度≧30cm、振动方式：振动","2400","鲁T2017150","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[468,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲振动式深松机","河北圣和农业机械有限公司","振动深松机","1ZS-240","振动式:是 ;深松部件个数:4个;","振动方式：振动式；深松铲个数：4个铲结构形式：铲式；配套动力：≥95kW；结构质量：510kg；外形尺寸（长×宽×高）：1140×2560×1260mm；深松深度：25～30cm。","2400","冀2017T—176（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[469,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安市众鼎机械制造有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:37cm;","配套动力:55~96kw,机器置式：后置式；刀盘连接方式：法兰盘联接;刀棍（刀盘）转速：170-190r/min;开刀沟型号：IT245;开刀沟数量：开沟弯刀14把（左右各7把）/修边直刀6把（左右各3把）；刀盘型式：圆盘式；刀盘数量：1个；外形尺寸(长*宽*高):1158*1140*1400mm,传动方式：侧边齿轮传动,开沟深度：37cm","1400","苏农机（2018）第（0424）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[470,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏银华春翔机械制造有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30～35cm;","与轮式拖拉机配套，配套动力（kw）：55.1-66.5；机器联接方式：三点悬挂式；开沟深度（cm）：30-35;沟底宽度（cm）：15；沟面宽度（cm):30-35;刀盘形式：圆盘式；外形尺寸（mm）：1100x850x1300；整机质量（kg）：370；作业速度（km/h）：2.1-3.5；","1400","苏农机（2016）第（0079）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[471,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏清淮机械有限公司","开沟旋耕复式作业机","1KG-230","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:17cm;","配套轮式拖拉机使用；沟深(CM):17；沟面宽度(CM):20±1.5；沟底宽度(CM):11±1.5；配套动力(KW):36.7-55.0；整机质量(KG):450；外形尺寸(长×宽×高)(MM):2500×1200×1350","1400","苏农机（2015）第（0146）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[472,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏清淮机械有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:40cm;","与轮式拖拉机配套使用；沟深(CM):30-40；结构型式:单圆盘；沟面宽度(CM):18-20；沟底宽度(CM):10-12；配套动力(KW):36.75-55.13；动力输出轴转速(R/M):700-800；开沟效率(M/H):2000-3000；整机质量(KG):290；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1500×770×1400；与拖拉机联接方式:标准后三点悬挂；刀盘直径(MM):1100；刀片数量:开沟刀左右各6把,削壁刀左右各3把.","1400","苏农机（2016）第（0225）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[473,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏亿科农业装备有限公司","双圆盘开沟机","1KJ-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30-40cm;","1KJ-35A\t配套动力范围（kW）：36.8-55.1；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1520x800×1370；结构形式：悬挂式；开沟器型式：圆盘式；开沟器（刀）数量：16个，开沟深度：30-40cm","1400","苏农机（2015）第（0185）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[474,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","安徽宏翔农业机械有限公司","单圆盘开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:20cm;","配套轮式拖拉机；15CM≤开沟深度<30CM","1400","2016TJ632","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[475,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕开沟复式作业机","1GK-230A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:25cm;","链接方式:三点悬挂,开沟深度:150-250mm,配套功率:51.5-62.5","1400","2016TJ349","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[476,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕开沟复式作业机","1GK-230","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:25cm;","链接方式:三点悬挂,开沟深度:150-250mm,配套功率:51.5-62.5.","1400","2016TJ631","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[477,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕开沟复式作业机","1GK-250","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:25cm;","链接方式:三点悬挂,开沟深度:150-250mm,配套功率:51.5-62.5.","1400","2016TJ348","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[478,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安婷宇机械有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30-35cm;","配套动力：55.1-66.5（kw）\n动力输出轴转速：720（r/min）\n开沟刀：型号：1T245，数量：16（左右各8）\n开沟深度：30-35（cm），沟底宽度：15（cm）","1400","苏农机（2016）第（0453）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[479,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安婷宇机械有限公司","单圆盘开沟机","1K-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30-35cm;","配套动力：55.1-66.5（kw）\n动力输出轴转速：720（r/min）\n开沟刀：型号：1T245，数量：14（左右各7）\n削臂刀：：6（左右各3）\n开沟深度：30-35（cm），沟底宽度：15（cm）","1400","苏农机（2016）第（0452）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[480,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ3.2-90B1","配套功率:3.2kW;","发动机形式:汽油；标定功率:3.2kW；外形尺寸（长×宽×高）:122cm×90cm×82cm；耕宽:90cm","510","部20171076","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[481,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG1.6Q-35","配套功率:2.2kW;","发动机型式，1E44F-8风冷汽油机，功率2.2KW，旋耕刀型号，组合式专用刀II型，安装刀数16把，耕深：≥10cm，耕宽：35cm。","510","鄂2017081","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[482,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG2.2Q-46","配套功率:2.2kW;","标定功率2.2KW，转速7500R/MIN，1E48F,汽油与二冲程机油混合油，手拉起动，R150旱在刀，安装刀数16把。","510","ZJ2018112","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[483,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG2.5Q-46","配套功率:2.5kW;","标定功率2.5KW，转速3600R/MIN，NP150,汽油机，手拉起动，R150旱在刀，安装刀数16把。","510","ZJ2018113","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[484,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ3.6-90B3","配套功率:3.6kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：3.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：140cm×90cm×82cm；耕宽：90cm","510","部20190320","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[485,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","英德尔（福建）机械有限公司","微型耕耘机","1WG3Q","配套功率:2.2kW;","配套动力：NH130汽油机，标定功率：2.2kW,外形尺寸（长×款×高）mm：1206×606×825，工作宽幅：59.8cm，结构净质量（不含工作部件）：27.1kg，传动方式(发动机输出)：直传，传动方式(刀辊)：蜗轮蜗杆，旋耕刀型号：PII150，总安装刀数：18把，主离合器型式：离心式","510","闽2018002","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[486,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.2-40FQ-ZC","配套功率:2.2kW;","发动机形式：汽油；配套功率（kW）：2.2，外形尺寸：1330mm×600mm×950mm,结构质量：41kg，工作幅宽：400mm，传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：蜗轮蜗杆传动；扶把调整幅度水平方向：0度；扶把调整幅度垂直方向：15度；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；刀辊最大回转半径：150mm；总安装刀数：12把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","510","渝2017017","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[487,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC","配套功率:2.2kW;","发动机标定功率：2.2（KW），发动机标定定转速：3600（r/min）；发动机类型：单缸、四冲程、顶置气门、风冷汽油发动机；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x615x810(mm)，工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：30；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","510","渝2017066","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[488,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套功率:2.5kW;","发动机标定功率：2.5（KW），发动机标定定转速：3600（r/min）；发动机起动方式：手拉起动；发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x605x810(mm)，工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：40；刀辊设计转速：238r/min；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","510","渝2019013","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[489,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-35","配套功率:2.2kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×460×900mm；工作幅宽：350mm；耕深：103mm；主离合器：常开张紧轮式","510","渝2019040","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[490,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-35-1","配套功率:2.2kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1280×460×900mm；工作幅宽：350mm；耕深：105mm；主离合器：常开张紧轮式","510","渝2019039","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[491,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江绿力机械股份有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套功率:2.2kW;","机具型号名称：1WG2.2Q-40微耕机；外形尺寸：1265×465×860mm；传动方式（发动机输出）：直联传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；工作幅宽：400mm；总安装刀数量：12把；旋耕刀型号：组合式专用刀Ⅰ型。","510","ZJ2018109","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[492,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套功率:2.2kW;","标定功率2.2KW，转速7500R/MIN，1E48F,汽油与二冲程机油混合油，手拉起动，R150旱在刀，安装刀数16把。","510","ZJ2018114","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[493,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG2.2Q-46B","配套功率:2.2kW;","标定功率2.2KW，转速3600R/MIN，NP130,汽油机，手拉起动，R150旱在刀，安装刀数16把。","510","ZJ2018115","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[494,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-40FQ-ZC","配套功率:2.5kW;","发动机形式：汽油；配套功率（kW）：2.5，外形尺寸：1330mm×600mm×950mm,标定转速：3600r/min，工作幅宽：400mm,传动方式发动机输出：直联； 传动方式刀辊：蜗轮蜗杆传动； 扶把调整幅度水平方向：0度； .扶把调整幅度垂直方向：15度；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：150mm； 总安装刀数：12把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","510","渝2018016","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[495,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套功率:2.5kW;","发动机标定功率：2.5kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×620×830，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：220r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","510","渝2019059","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[496,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-55FQ-ZC","配套功率:2.5kW;","发动机形式：汽油；标定功率（kW）：2.5，外形尺寸：1270mm×600mm×900mm,标定转速：3600r/min，作业速度：0.05-0.1m/s，工作幅宽：550mm，发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：蜗轮蜗杆传动，主离合器型式：离心离合式，主离合器状态：常开。","510","渝2018147","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[497,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-40Y2","配套功率:2.5kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：2.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：130cm×51cm×81cm；耕宽：40cm","510","部20190327","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[498,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG1.6-33FQ-DL","配套功率:1.6kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1250X480X880；工作幅宽（cm）：33；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式：（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量（把）：12；主离合器型式：张紧轮式,；燃油种类：汽油；标定转速（r/min）：3600","510","渝2018122","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[499,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG2.6-60FQ-ZC","配套功率:2.6kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1400X650X830；工作幅宽（cm）：60；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：摩擦片式；标定转速（r/min）：3600；启动方式：手拉启动；燃油种类：汽油","510","渝2019077","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[500,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG1.3-36FQ-ZCA","配套功率:1.3kW;","配套功率:1.3KW配套动力：1E44F-E额定转速:7000R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1175×440×900MM结构质量:14KG耕深:≥111MM耕宽:360MM作业速度:0.05～0.15M/S启动方式:手拉启动背景噪音:43.7(A)碎土率:≥73.3%传动方式:直联式","510","渝2018085","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[501,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","临海市杰峰机械有限公司","微耕机","1WG-3.3Q","配套功率:3.3kW;","结构尺寸（长*宽*高）：1310*610*880mm；整机质量：65kg；配套动力：1P70F单缸、风冷、四冲程、卧式、垂直式汽油机；功率：3.3kW；起动方式：手拉起动；传动方式：齿轮传动； 连接方式： 直联  扶把调整幅度： 水平0度，垂直30度；刀辊转速：120r/min；刀辊最大回转半径：145mm；总安装刀数：16把；  旋耕刀型号：旱地刀；耕宽：440mm； 耕深： ≥100mm；作业速度： 1.5-2.5km/h；作业小时生产率： 0.04km2/h；单位作业面积燃油消耗量：≤25kg/hm2。","510","ZJ2016048","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[502,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市松崎农林机械有限公司","微耕机","1WG-2.2Q","配套功率:2.2kW;","配套动力：2.2kW汽油机。","510","ZJ2018049","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[503,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGFQ2.2-45B","配套功率:2.2kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1270×500×860；配套动力标定功率:2.2kW；额定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：45；结构质量（kg）：28；作业速度:0.05-0.2m/s；作业小时生产率:≥0.01hm2/(h?m)；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；主离合器型式：离心离合式。","510","渝2018063","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[504,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WG2.2-45FQ-ZW","配套功率:2.2kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1370×500×890；配套动力标定功率:2.2kW；额定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：45；结构质量（kg）：25；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.02hm2/(h?m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：蜗轮蜗杆传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：离心离合式。","510","渝2018012","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[505,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGFQ2.2-45A","配套功率:2.2kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1270×500×900；配套动力标定功率:2.2kW；额定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：45；结构质量（kg）：25；作业速度:0.05-0.2m/s；作业小时生产率:≥0.01hm2/(h?m)；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：离心离合式。","510","渝2018062","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[506,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG2.3-55FQ-ZC","配套功率:2.3kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×600×950；工作幅宽（mm）：550；结构质量（kg）：35；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：16；主离合器型式：湿式摩擦片式。","510","渝2016060","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[507,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆万虎农机有限公司","微耕机","1WG4.0-110FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1550×1100×905；2.配套标定功率:4.0KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:锥齿传动；6.结构质量(KG):77；7.刀辊最大回转半径(MM):180；8.总安装刀数:24把；9.主离合器型式:摩擦片式；10.耕宽(MM):1090；11.耕深(MM):≥100；","510","渝2017020","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[508,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","嘉陵-本田发动机有限公司","微耕机","1WG3.05-90FQ-DL","配套功率:3.05kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1460×900×885；工作幅宽(cm)90；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","510","渝2016064","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[509,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","嘉陵-本田发动机有限公司","微耕机","1WG3.7-90FQ-DL","配套功率:3.7kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×900×1000；工作幅宽(cm)90；结构质量（kg）：55；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：II型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","510","渝2016015","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[510,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","东风井关农业机械有限公司","电动微耕机","1WG0.3-350","配套功率:0.3kW;","结构形式：手持式；发动机结构形式：电动机；额定功率：0.3KW；额定转速：4600r/min；外形尺寸：1270*470*850；结构质量：18KG；耕宽：350mm","510","渝2016033","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[511,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","武汉龙诚达机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-50","配套功率:2.2kW;","外形尺寸（长×宽×高）：1160×530×980mm;标定功率：2.2kW;额定转速：7500r/min; 作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≥0.02hm2/(h?m)；耕深：≥10cm；工作耕宽：50cm；","510","鄂2018033","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[512,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","武汉龙诚达机械有限公司","微耕机","1WGQ1.7-75","配套功率:1.7kW;","外形尺寸（长×宽×高）：1400×830×810mm; 标定功率：1.7kW;额定转速：3600r/min;作业速度：0.1-0.3m/h；小时生产率：≤0.02hm2/(h?m)；主燃油消耗量：≤35kg/h m2; 耕深：≥10cm；耕宽：75cm;","510","鄂2018032","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[513,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG2.2-60A","配套功率:2.2kW;","1、发动机型号：NH130(161F)四冲程汽油机；2、 外形尺寸（旋耕标准配置）（ mm）：1200×620×870；3、结构质量（kg）：40；4、传动方式：蜗轮蜗杆传动；5、主离合器型式：离心式离合；6、 额定功率（Kw）：2.2；7、 额定转速(r/min)：3600；8、刀辊转速（r/min）：156；9、最大回转半径（㎜）： 140；10、总安装刀数（把）：18；11、耕深（㎝）：10；12、耕深稳定性（%）：88；13、作业速度（m/s）：≤1.53；14、纯小时生产率（ hm2/h.m）：≥0.03；15、 驾驶员操作位置处噪声（ dB(A)）：84；16、植被覆盖率（%）：89；17、碎土率（%）：84。","510","TJ2017011","2021-12-31","非通用类","广西壮族自治区",""]
[514,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG-2.2Q","配套功率:2.2kW;","1、发动机型号：1E50FW型二冲程汽油机；2、 外形尺寸（旋耕标准配置）（ mm）：1200×650×950；3、结构质量（kg）： 36；4、 联接方式： 直联；5、 传动方式：蜗轮蜗杆传动；6、主离合器型式：离心式离合；7、 额定功率（Kw）：2.2；8、 额定转速(r/min)：4500；9、刀辊转速（r/min）：140.6~141.2；10、最大回转半径（㎜）： 140；11、总安装刀数（把）：18；12、耕深（㎝）：10；13、耕深稳定性（%）：86；14、作业速度（m/s）：0.47；15、纯小时生产率（ hm2/h.m）： 0.090；16、单位作业面积燃油消耗量（Kg/ Km2）：19.09；17、 驾驶员操作位置处噪声（ dB(A)）：90；18、植被覆盖率（%）：82；19、碎土率（%）：86。","510","TJ2016052","2020-12-31","非通用类","广西壮族自治区",""]
[515,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC1","配套功率:2.2kW;",",起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×620×900mm；工作幅宽：600mm；耕深：111mm；主离合器：常开摩擦片式","510","渝2018052","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[516,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套功率:2.5kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310×600×880mm；工作幅宽：600mm；耕深：123mm；主离合器：常开摩擦片式","510","渝2018044","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[517,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC","配套功率:2.2kW;",",起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1405×605×910mm；工作幅宽：600mm；耕深：133mm；主离合器：常开摩擦片式","510","渝2017008","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[518,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG3.8-70FQ-Z","配套功率:3.8kW;","结构型式:手持式；动力型号:HS168FB汽油机；标定功率:3.8KW；外形尺寸(长×宽×高):1620×700×930(MM)；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联式；安全机构:手离停机构.","510","部20160731","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[519,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG5.5QA-96","配套功率:5.5kW;","外形尺寸(长×宽×高): 1630×960×870(mm)\n结构质量:85kg\n发动机型号:177F/P,发动机功率:5.5Kw,发动机额定转速:3600r/min，刀辊设计转速慢挡:90,快挡125 r/min，刀辊最大回转半径:165mm，幅宽:96cm，耕深≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率:≥0.04-0.07hm2/hm，单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm2","700","部20180107","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[520,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q-96","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×960×880；工 作幅宽(cm)96；结构质量（kg）：70； 传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式 （刀辊）：直联；旋耕刀型号：IST165；总安 装刀数量(把)：24；主离合器型式：涨紧轮","700","部20160428","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[521,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0QB-96","配套功率:4.0kW;","连接方式：直联\n工作幅宽：96 cm\n耕深≥100mm外形尺寸(长×宽×高): 1600×960×960 (mm)\n结构质量：70 kg\n传动方式：齿轮传动\n作业速度：0.1-0.3m/s\n总安装倒数量（把）：24\n旋耕刀型号：IST165","700","部20181337","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[522,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","动力型号:TL170F/P,额定功率:4.0KW,额定转速:3600R/MIN,外形尺寸（长×宽×高)mm：1610×950×900；工作幅宽(cm)95cm；结构质量（kg）：68；传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","700","部20170468","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[523,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-Z","配套功率:4.0kW;","配套动力型号:TL170F/P,额定功率:4.0KW,额定转速:3600R/MIN,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,耕宽:1050MM,耕深:≥100MM","700","部20151176","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[524,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊信农业装备有限公司","微耕机","1WG-6.1Q","配套功率:6.1kW;","功率：6.1KW，外型尺寸（长×宽× 高）：1500×1250×1050mm，作业速度：I：0.5  II：0.75m/s，作业小时生产率：I：0.16  II：0.3h㎡/（h.m），单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡，工作幅宽：:1200mm，发动机输出方式：皮带，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向270° 垂直方向90°，刀辊设计转速：低档55 高档100r/min，最大回转半径：195mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：IIS195，主离合器型式：涨离式，主离合器状态：常开。","700","部20171509","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[525,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套功率:4kW;","发动机型号名称：1P70FV-2/P汽油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，工作幅宽：840mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：锥齿传动，旋耕刀型号：旱地刀。","700","部20170477","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[526,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4kW;","发动机型号名称：170F/P汽油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，结构质量：60kg，传动方式（传动箱内）：齿轮传动，连接方式（传动箱输出轴与耕刀）：直联，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀，耕宽：1000mm.","700","部20151135","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[527,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4kW;","发动机型号名称：170F/P汽油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，工作幅宽：650mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀。","700","渝2018109","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[528,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG4.2Q-46","配套功率:4.2kW;","标定功率4.2KW,转速3600R/MIN，汽油机，手拉起动，R150旱地刀，安装刀数16把。","700","ZJ2018111","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[529,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-75FQ-DL","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×750×890;工作幅宽（cm）：75;结构质量（kg）:56;传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动、旋耕刀型号：旱地刀;总安装刀数量(把):18；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2016040","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[530,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-80FQ-DL","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1520×800×940;工作幅宽（cm）：80;结构质量（kg）：71；传递方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2016041","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[531,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东源泉机械有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高) mm 1400×750×800， 发动机型号： 170F/P， 结构型式：风冷、四冲程、单缸汽油机、气门顶置式， 额定功率 4.0 kW， 额定转速： r/min 3600， 起动方式： 手拉式启动，结构质量： 60 kg， 传动方式： 皮带传动，耕宽： 800 mm， 耕深≥100 mm","700","2016TJ151","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[532,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B2","配套功率:4.0kW;","发动机形式:汽油；标定功率:4.0kW；外形尺寸（长×宽×高）:122cm×90cm×82cm；耕宽:90cm","700","部20171075","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[533,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B4","配套功率:4.0kW;","发动机形式:汽油；标定功率:4.0kW；外形尺寸（长×宽×高）:122cm×90cm×82cm；耕宽:90cm","700","部20171072","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[534,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WG-4QG","配套功率:4.0kW;","发动机形式:汽油；主传动方式:齿轮传动；标定功率:4kW；主机外形尺寸（长×宽×高）:140cm×70cm×64cm；开沟深度:12cm-17cm；起垄高度:17cm-20cm","700","豫2015305","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[535,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A2","配套功率:4.0kW;","发动机形式:汽油；标定功率:4.0kW；外形尺寸（长×宽×高）:140cm×90cm×82cm；耕宽:90cm","700","部20171074","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[536,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-100R1","配套功率:4.0kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：154cm×100cm×93cm；耕宽：100cm","700","部20190325","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[537,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90A2+","配套功率:4.2kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×91cm×82cm；耕宽：90cm","700","部20190324","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[538,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90M2","配套功率:4.2kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：150cm×99cm×99cm；耕宽：90cm","700","部20190121","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[539,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B1","配套功率:4.0kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：122cm×90cm×82cm；耕宽：90cm","700","部20190319","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[540,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A4","配套功率:4.0kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×90cm×82cm；耕宽：90cm","700","部20190322","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[541,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A1+","配套功率:4.0kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×90cm×82cm；耕宽：90cm","700","部20190323","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[542,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-70FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1480*700*960；工作幅宽（cm）：70；结构质量（kg）:50;传动方式：（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：牙嵌离合。","700","渝2018118","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[543,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-105FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）:3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1060×1080；工作幅宽（cm）：105；结构质量（kg）:89 ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：直齿传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018043","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[544,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×1350×950;工作幅宽（cm）：135;结构质量（kg）:115；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动;旋耕刀型号：旱地刀;总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2016044","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[545,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-90FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×900×960；工作幅宽（cm）：90;结构质量(kg): 70；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动;旋耕刀型号：旱地刀;总安装刀数量(把)：24;主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2016042","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[546,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG5.1-105FQ-ZC","配套功率:5.1kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1050×940MM;工作幅宽（cm）：105;结构质量（kg）：100；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2016039","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[547,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","标定转速（r/min）：3800；外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×950×800；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg）：65 ；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：离心式。","700","渝2016043","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[548,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-80FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×830×980；工作幅宽（cm）：80；结构质量（kg）:62 ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：直齿传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌式。","700","渝2017027","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[549,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-Z","配套功率:4.05kW;","配套发动机标定功率4.05KW; 配套发动机标定转速3600R/MIN；；配套发动机起动方式：反冲式手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油，国Ⅲ发动机；外形尺寸：1580MM×1010MM×970MM；传动方式：齿轮传动；发动机输出直联式；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开等。","700","渝2019102","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[550,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-120FC-Z","配套功率:5.3kW;","配套发动机标定功率5.3KW; 配套发动机标定转速3000R/MIN；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油，国Ⅲ发动机；外形尺寸：1690MM×1200MM×930MM；传动方式：齿轮传动；发动机输出直联式；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开等。","700","渝2019103","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[551,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-Z","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0KW; 配套发动机标定转速3600R/MIN；配套发动机起动方式：反冲式手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1550MM×1010MM×950MM；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；发动机输出直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开等。","700","渝2019101","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[552,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆大久科技发展股份有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-DL-A","配套功率:4.0kW;","4.0KW","700","渝2018199","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[553,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆大久科技发展股份有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","4.0KW","700","渝2018200","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[554,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1770*1360*1080；工作幅宽（cm）：135；结构质量（kg）:144;传动方式：（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018100","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[555,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡鑫普机械有限公司","微耕机","1WG6.3D","配套功率:6.3kW;","配套动力额定功率6.3KW；配套动力额定转速：3600R/MIN；配套动力起动方式：手拉式；配套动力燃油种类：柴油，国Ⅲ发动机；外形尺寸：1685MM×1090MM×1010MM；传动方式：齿轮传动；发动机连接方式：同轴直联；结构质量：120KG等。","700","苏农机（2016）第（0064）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[556,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡鑫普机械有限公司","微耕机","1WG4.0G","配套功率:4.0kW;","配套动力额定功率4.0KW；配套动力额定转速：3600R/MIN；配套动力起动方式：手拉式；配套动力燃油种类：汽油；外形尺寸：1550MM×900MM×1070MM；传动方式：齿轮传动；发动机连接方式：同轴直联；结构质量：82KG等。","700","苏农机（2016）第（0062）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[557,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WGQ4-85","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长*宽*高）:1750*870*945mm ； 作业速度:0.06~0.12m/s；作业小时生产率0.1~0.2h㎡/(h.m)；单位面积燃油消耗量:≤27kg/h㎡；作业幅宽:850mm；传动方式:发动机输出皮带传动、刀辊链条传动； 扶把调整幅度:水平方向45度；垂直方向40度； 刀辊转速（r/min）:低档130，高档150 ；刀辊最大回转半径:165mm； 安装刀数:24把； 旋耕刀型号:165； 主离合器型式:牙嵌式；主离合器状态：常开。","700","部20180937","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[558,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-4.6Q","配套功率:4.6kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1780×870×990；工作幅宽(cm)85；结构质量(kg):86；传动方式(发动机输出):皮带传动；传动方式(刀辊):链传动；旋耕刀型号:s150；总安装刀数量(把):24；主离合器型式:牙嵌式.","700","部20151332","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[559,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.1kW;","形尺寸(长×宽×高)mm:1750*870*945；工作幅宽(cm):85；结构质量(kg):75.5；传动方式(发动机输出):皮带式；传动方式(刀辊):直联式；旋耕刀型号:S150；总安装刀数量(把):24；主离合器型式:牙嵌式.","700","部20151338","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[560,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.1Q","配套功率:4.1kW;","结构型式:后置式；配套动力型号名称:170汽油机；配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷；额定功率:4.1KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:88kg；传动方式:皮带传动；连接方式:链条链接；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档120r/min、2档240r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:24把","700","苏农机（2016）第（0067）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[561,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","英德尔（福建）机械有限公司","微型耕耘机","1WG4Q-2","配套功率:4.1kW;","配套动力：170F汽油机，标定功率：4.1kW,外形尺寸（长×款×高）mm：1501×1004×978，工作宽幅：100.4cm，结构净质量（不含工作部件）：61.3kg，传动方式(发动机输出)：直传，传动方式(刀辊)：齿轮传动，旋耕刀型号：PII175，总安装刀数：24把，主离合器型式：膜片式","700","闽2018003","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[562,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","英德尔（福建）机械有限公司","微型耕耘机","1WG4Q-3","配套功率:4.1kW;","配套动力：170F汽油机，标定功率：4.1kW,外形尺寸（长×款×高）mm：1225×611×817，工作宽幅：60.2cm，结构净质量（不含工作部件）：33.1kg，传动方式(发动机输出)：直传，传动方式(刀辊)：蜗轮蜗杆，旋耕刀型号：PII150，总安装刀数：18把，主离合器型式：离心式","700","闽2018006","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[563,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市姣阳机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","燃油种类：柴油（国Ⅲ）；标定功率：6.3kw；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*1350mm*1100mm；作业小时生产率：≥0.04HM2/(H·M）；发动机输出：直联；总安装刀数：40把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018174","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[564,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市姣阳机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FQ-ZC","配套功率:4.1kW;","结构型式：前置式；结构质量（kg）：70；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；总安装刀数(把)：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度（m/s）：0.1～0.3。","700","部20152218","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[565,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市德福机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG-4Q","配套功率:4.0kW;","规格型号：1WG-4Q；结构型式：前置式；配套发动机型号名称：170F/P汽油机；结构形式：单缸、风冷、四冲程；额定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；起动方式：回复式手拉启动；外形尺寸（长×宽×高）：1520×950×1000mm；结构质量：74kg；传动方式：皮带传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：180度；垂直方向：30度；刀辊转速：120（高）r/min，95（低）r/min；最大回转半径：150mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：涨离轮式；耕宽：900mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率:0.01-0.07h m2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤20kg/hm2；","700","部20152356","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[566,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市德福机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG-5.5Q","配套功率:5.5kW;","规格型号：1WG-5.5Q；结构型式：前置式；配套发动机型号名称：177F/P汽油机；结构型式：单缸、四冲程、风冷；额定功率：5.5kW；额定转速：3600r/min；起动方式：回复式手拉启动；外形尺寸（长×宽×高）：1600×950×1150mm；结构质量：88kg；传动方式：皮带传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：180度；垂直方向：30度；刀棍转速：120（高）、95（低）r/min；最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：涨离轮式；耕宽：900mm；耕深：≥100；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.01-0.08hm2/（h?m）；单位作业面积燃油消耗量:≤25kg/hm2","700","部20152372","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[567,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市德福机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG-4Q(Z)","配套功率:4.0kW;","规格型号：1WG-4Q（Z）;结构型式：前置式；配套发动机型号名称：JM170F/P汽油机；结构型式：单缸、风冷、四冲程；额定功率：4.0kW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉自回绳；外形尺寸（长×宽×高）：1550×900×1000mm；结构质量：65kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：180级（度）；垂直方向：30级（度）；刀棍转速副变速高档（H）：前进快档145r/min，前进慢档83r/min，倒档83r/min；副变速低档：前进快档42r/min，前进慢档24 r/min，倒档24 r/min；最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：摩擦片式摩擦；耕宽：900mm；耕深：≥100；作业速度：0.1~0.3；作业小时生产率：0.036~0.108hm2/（h?m）；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm2","700","部20170717","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[568,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-60","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1400×630×700；工作幅宽(cm)600；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018022","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[569,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-95","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1460×960×1000；工作幅宽(cm)950；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018023","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[570,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-85","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×860×950；工作幅宽(cm)850；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018021","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[571,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","高密市创通机械设备有限公司","微耕机","1WGQ4.0-70","配套功率:/kW;","外形尺寸（长×宽×高）：1800*730*850mm，工作幅宽：700mm，结构质量：72kg，传动方式：皮带传动，旋耕刀型号：II型旱地刀，总安装刀数量：18把，主离合器型式：涨紧轮式","700","鄂2018078","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[572,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","盐城万富隆机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG4.0","配套功率:4.0kW;","型号名称：170F型汽油机、额定功率：4.0kW、额定转速：3600r/min、燃油种类：汽油。","700","2015TJ586","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[573,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","河北丰顺机械科技有限公司","微耕机","1WGQ-4.1-90","配套功率:4.1kW;","结构型式：前置式；燃油种类：汽油；配套功率4.1kW；额定转速3600r/min；结构质量78kg；外形尺寸(长×宽×高)1400×930×1030mm；传动方式皮带；连接方式直联；耕宽900MM；耕深100~120mm；作业速度0.4~0.8m/s","700","冀2016T—370","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[574,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","河北丰顺机械科技有限公司","微耕机","1WGQ-4.1-90A","配套功率:4.1kW;","结构型式前置式；配套动力：汽油机；配套功率4.1kW；额定转速3600r/min；结构质量79kg；外形尺寸(长×宽×高)1400×930×1030mm；传动方式皮带；连接方式直联；耕宽900mm；耕深100~120mm；作业速度0.4~0.8m/s；作业小时生产率0.12~0.20km2(h·m)；单位作业面积燃油≤12kg/hm2.","700","冀2016T—371","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[575,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×960×970；作业速度（m/s）：0.1-0.3；工作幅宽（mm）：950；传动方式（发动机输出）：皮带；传动方式（刀辊）：链条；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向195；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器（形式）：张紧轮式，主离合器（状态）：常开。","700","渝2018204","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[576,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南虎耕农机有限公司","微耕机","1WGQ4.0-100","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW，汽油机动力","700","滇201603","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[577,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-74FQ-DL","配套功率:4.02kW;","配套发动机标定功率：4.02kw；配套发动机标定转速：3600r/min；制造厂商：重庆宏美科技有限公司；传动方式：皮带传动；工作幅宽：740mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1600*750*900；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2019129","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[578,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-84FQ-ZC","配套功率:4.02kW;","配套发动机标定功率：4.02kw；配套发动机标定转速：3600r/min；制造厂商：重庆宏美科技有限公司；齿轮方式：皮带传动；工作幅宽：840mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1600*850*1050；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019130","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[579,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","发动机形式：汽油；配套功率（kW）：4.0，标定转速：3800r/min，外形尺寸：1410mm×900mm×880mm,结构质量：55kg，连接方式：直联，传动方式：齿轮传动；","700","渝2016056","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[580,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","发动机形式：汽油；配套功率（kW）：4.0，外形尺寸：1440mm×900mm×980mm,结构质量：51kg,传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：0度；扶把调整幅度垂直方向：180度；刀辊转速：150r/min；刀辊最大回转半径：165mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦盘式；耕宽：900mm；耕深：≧100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≧0.04hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm2；","700","渝2016055","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[581,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套功率:4.0kW;","结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F风冷汽油机,结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV、气缸中心斜置25°、气门顶置,标定功率(KW):4.0,标定转速R/MIN:3600,起动方式:手拉回复式反冲起动,外形尺寸(长*宽*高MM):1450*750*950,结构质量(KG):55,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向90,刀辊转速(R/MIN):快档145、慢档105,最大回转半径(MM):180,总安装刀数:18,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:张紧轮式,耕宽(MM):750,耕深(MM):≥100,作业速度M/S:0.1~0.3,作业小时生产率HM2/(H*M):≥0.04,单位作业面积燃油消耗量(KG/HM2):≤35","700","部20170466","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[582,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F风冷汽油机,结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV、气缸中心斜置25°、气门顶置,标定功率(KW):4.2,标定转速R/MIN:3600,起动方式:手拉回复式反冲起动,外形尺寸(长*宽*高MM):1730*1000*920,结构质量(KG):80,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向90,刀辊转速(R/MIN):快档130、慢档70,最大回转半径(MM):180,总安装刀数:24,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(MM):1000,耕深(MM):≥100,作业速度M/S:0.1~0.3,作业小时生产率HM2/(H*M):≥0.04,单位作业面积燃油消耗量(KG/HM2):≤35","700","部20160464","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[583,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-105FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","配套发动机标定功率（KW）：5.5；配套发动机标定转速（r/min）：3600；配套发动机起动方式：回复式手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1760*1050*960；\n作业速度（m/s）：0.1-0.3；作业小时生产率（hm2/(h.m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；工作幅宽（mm）：1050；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；调整幅度（垂直方向）：190°；刀辊设计转速（r/min）：快档：145；慢档：83；刀辊最大回转半径（mm）：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2018041","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[584,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-85FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","配套发动机标定功率（KW）：4.2；标定转速（r/min）：3600；起动方式：回复式手拉起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：（mm）：1450*1185*940；作业速度：（m/s）:0.1~0.3；作业小时生产率（hm2/(h·m)≥0.04;单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；工作幅宽（mm）：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；垂直方向：200°刀辊设计转速（r/min）：无档位：132；刀辊最大回转半径（mm）：180；总安装刀数：18；旋耕刀型号：旱地刀；离合器型式：离心式；状态：常开","700","渝2018042","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[585,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机：标定功率（KW）：4.0；标定转速（r/min）:3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1480*890*820；作业速度（m/s）：0.05-0.2；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.02；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；工作幅宽（mm）：700；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：33°；刀辊（设计转速r/min）：190；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器（型式）：摩擦片式；主离合器（状态）：常开","700","渝2018128","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[586,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.2-90FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","发动机形式：汽油；标定功率（kW）：4.2，外形尺寸：1350mm×890mm×930mm,标定转速：3800r/min，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽：900mm，发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2018091","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[587,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊强盛农业装备有限公司","微耕机","1WGQ4-70","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高) mm：1430×740×640；工作幅宽（cm）：70；结构质量(kg)：70；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：WG165；总安装刀数量：18把；主离合器型式：牙嵌式。","700","部20170507","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[588,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊强盛农业装备有限公司","微耕机","1WGQH4-70","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高)mm：1660×750×740；工作幅宽(cm)：70；结构质量(kg)：92，传动方式：皮带传动，旋耕刀型号：WG165，总安装刀数量：24把，主离合器型式：牙嵌离合。","700","部20170510","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[589,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州奥伦农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4-80","配套功率:4kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1425×820×600mm、工作幅宽（cm）：800mm、结构质量（kg）：97kg、传动方式（发动机输出）：齿轮传动、传动方式（刀琨）：轴传动、旋耕刀型号：WG180、总安装刀数量（把）：30把、主离合器型式：摩擦式","700","部20160699","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[590,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州奥伦农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4-70","配套功率:4kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×700×600mm、工作幅宽（mm）：700mm、结构质量（kg）59kg、传动方式（发动机输出）：皮带传动、传动方式（刀琨）：轴传动、旋耕刀型号：WG175、总安装刀数量（把）：24把、主离合器型式：涨离式","700","部20160698","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[591,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-65","配套功率:4.0kW;","配套发动机燃油种类:汽油、标定功率：4.0KW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、耕宽：650mm","700","渝2018115","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[592,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.2-90","配套功率:4.2kW;","配套发动机：垂直轴汽油发动机1P75F/P；标定功率：4.2kw,标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1370*920*840；工作幅度（mm）：900；传动方式：刀辊齿轮传动，发动机输出直联；扶把调整幅度（°）：扶把水平方向0，垂直方向180；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径（mm）：150；总安装刀数：24；主离合器：型式摩擦盘式，状态常开。","700","渝2017013","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[593,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-95","配套功率:4.0kW;","规格型号：1WGFQZ4.0-95；结构型式：前置式；配套发动机：生产企业重庆鼎工机电有限公司，型号名称170F/P汽油机，结构型式单缸、四冲程、OHV、气缸中心线斜置25°，标定功率4.0kw，标定转速3600r/min，起动方式回复式手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×950×940；结构质量：64kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向0°垂直方向60°；刀辊：转速慢档75r/min快档155r/min，最大回转半径180mm，总安装刀数24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：950mm；耕深：≥100mm。","700","部20153069","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[594,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ5.5-100","配套功率:5.5kW;","配套发动机：177F/P汽油机；标定功率：5.5kw，标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1740*1010*980；工作幅宽：1000mm；传动方式：发动机输出直联，刀辊齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°垂直方向70°；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm；总安装刀数24；主离合器：型式摩擦片式，状态常开。","700","渝2017012","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[595,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式，配套发动机标定功率4.0KW，XP200A汽油机，标定转速3800r/min，外观尺寸(长*宽*高）：1470*1000*900mm，结构质量60kg，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度垂直方向150度，刀辊转速前进档170r/min；总安装刀数24，耕宽1000mm，耕深大于100mm，作业速度0.1-0.3m/s","700","渝2016028","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[596,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套发动机标定功率4.1kW，柴油发动机，标定转速3600r/min，外形尺寸（长*宽*高）：1690*1060*1020mm,作业速度0.1-0.3m/s，工作幅宽1050mm,传动方式直连齿轮传动，刀辊安装把数32把，旋耕刀型号旱地刀，主离合器型式摩檫片式，状态常开","700","渝2019089","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[597,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式，配套发动机标定功率4.0KW，170F风冷汽油机，标定转速3600r/min，外形尺寸（长*宽*高）：1515*960*875mm，结构质量70kg,传动方式皮带传动，扶把调整幅度垂直方向180度，刀辊转速快120r/min；慢85r/min；总安装刀数24，耕宽950mm，耕深大于100mm，作业速度0.1-0.3m/s","700","渝2016054","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[598,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCG","配套功率:6.3kW;","配套发动机标定功率：6.3kW，标定转速3600r/min，柴油发动机，外形尺寸(长*宽*高）：1700*1350*1030mm，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽1350mm，传动方式直连齿轮传动，刀辊安装把数38把，旋耕刀型号旱地刀，主离合器型式摩擦片式，状态常开","700","渝2019035","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[599,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机标定功率4.05kW，标定转速：3600r/min,柴油发动机，外形尺寸(长*宽*高）：1580*960*870mm，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽950mm，传动方式直联齿轮传动，刀辊总安装刀数24把，旋耕刀型号旱地刀，主离合器型式摩檫片式，状态常开","700","渝2019076","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[600,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.6-100","配套功率:4.6kW;","配套发动机：生产企业重庆鼎工机电有限公司，型号名称173F/P汽油机，结构型式单缸、四冲程、OHV、气缸中心斜置25°，标定功率4.6kw，标定转速3600r/min，起动方式回复式手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）mm：1680×1000×950；结构质量：100kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向0°垂直方向60°；刀辊：转速慢档90r/min快档145r/min，最大回转半径180mm，总安装刀数24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm。","700","部20153071","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[601,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQD4.0-100","配套功率:4.0kW;","配套发动机：生产企业重庆鼎工机电有限公司，型号名称170F/P汽油机，结构型式单缸、四冲程、OHV、气缸中心斜置25°，标定功率4.0kw，标定转速3600r/min，起动方式回复式手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）mm：1580×1000×1010；结构质量：74kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向0°垂直方向60°；刀辊：转速慢档115r/min快档150r/min，最大回转半径180mm，总安装刀数24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：牙嵌式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm。","700","部20153070","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[602,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式，配套发动机标定功率4.0KW，170F汽油机，标定转速3600r/min，外形尺寸（长*宽*高）1600*950*960mm，结构尺寸70kg，传动方式齿轮传动，扶把调整幅度垂直方向90度，刀辊转速快130r/min；慢100r/min；总安装刀数24，耕宽950mm，耕深大于100mm，作业速度0.1-0.3m/s","700","渝2016027","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[603,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-63","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0，汽油发动机，反冲式手拉启动，标定转速3600r/min，外形尺寸（长*宽*高）：1530*670*1000mm，传动方式齿轮传动，扶把调整幅度水平25°，垂直60°，刀辊转速快295r/min；总安装刀数18，工作幅宽630mm，作业速度0.1-0.3m/s","700","渝2018020","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[604,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","结构型式：手持式，配套发动机标定功率6.5KW，182F汽油发动机，标定转速3600r/min，外形尺寸（长*宽*高）：1700*1360*1080mm，结构质量98kg,传动方式齿轮传动，扶把调整幅度垂直方向100度，刀辊转速快130r/min；慢80r/min；总安装刀数38，耕宽1350mm，耕深大于100mm，作业速度0.1-0.3m/s","700","渝2016053","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[605,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆众耕机电设备制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套发动机标定功率5.3kW，柴油发动机，手拉启动，标定转速3000r/min，外形尺寸（长*宽*高）：1700*1350*1030mm，传动方式齿轮传动，扶把调整幅度水平0°，垂直70°，刀辊转速快130r/min，慢85r/min；总安装刀数38，工作幅宽1350mm，作业速度0.1-0.3m/s","700","渝2019036","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[606,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4.0kW;","配套动力：170F汽油机，配套功率：4.0KW，","700","鄂2016014","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[607,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-100A","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0KW、标定转速：3600r/min、燃油种类：汽油、起动方式：反冲式手拉起动、耕宽：1000mm","700","渝2018114","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[608,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套功率:4.0kW;","结构形式：前置式，发动机型号名称：170F汽油机 ，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1550x900x800(mm)，结构质量：80（kg），传动方式：链条传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：90；II档：125（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32， 主离合器型式：张紧轮式，耕宽：900（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）","700","部20180953","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[609,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","结构形式：手持式，发动机型号名称：177F/P汽油机 ，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25°，发动机额定功率：5.5（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：回复式手拉起动，外形尺寸（长x宽x高）：1630x1100x1050(mm)，结构质量：75（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:140（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32， 旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式（常开），耕宽：1100（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）","700","部20170469","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[610,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x700x810(mm)，作业速度：0.05~0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm2（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊)：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速：238r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","700","渝2018027","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[611,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","结构形式：前置式，发动机型号名称：DW173F柴油机 ，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：4.05（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1610x950x1030(mm)，结构质量：76（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：115；III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：24， 主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/h㎡）","700","部20153074","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[612,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构形式：前置式，发动机型号名称：170F/P汽油机 ，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、风冷，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1600x950x1030(mm)，结构质量：70（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：70；II档：130；III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：24， 主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）","700","部20153075","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[613,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","发动机标定功率：5.3（KW），发动机标定定转速：3000（r/min）；发动机起动方式：手拉起动；发动机燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1820x1360x1110(mm)，作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1350mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90，扶把调整幅度（垂直方向）：170；刀辊设计转速：快档：121r/min，慢档：69r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019016","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[614,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：手持式;外形尺寸1540×1010×960mm、结构质量:65（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽100(cm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：防缠刀","700","渝2018102","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[615,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1400×700×850mm、结构质量:44（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量18(把)、旋耕刀型号：防缠刀","700","渝2018103","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[616,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊永江机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-70","配套功率:4kW;","配套功率：4.0kW，发动机输出传动方式：齿轮轴","700","部20181162","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[617,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟能科技有限责任公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","重庆科邦机械制造有限公司，型号：170F/P汽油机、标定功率：4.0kW、标定转速：3600 r/min、\n传动方式：链条传动，连接方式：直联式，外形尺寸：1510mm×956mm×900mm、生产率：≥0.04 hm2重量：75kg。","700","渝2016050","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[618,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0KW，\n发动机标定转速：3600r/min，\n起动方式：手拉起动，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1460×610×815，\n作业速度m/s:0.05～0.2；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.02；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：600；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：40；\n刀辊设计转速r/min：238;\n刀辊最大回转半径mm:150；\n刀辊总安装刀数：18；\n旋耕刀型号：防缠刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2018086","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[619,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","发动机标定功率：4.05KW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：反冲式手拉起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1560×960×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：1档65、 2档128、3档：165；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2019068","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[620,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-105FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","发动机标定功率5.5KW，\n发动机标定转速3600r/min，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1710×1080×990，\n工作幅宽mm：1050；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：76；\n旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：24；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2017022","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[621,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-95A","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0KW，\n发动机标定转速：3600r/min，\n起动方式：手拉起动，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1440×960×930，\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：144；\n刀辊设计转速r/min：150;\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：离心离合式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2018018","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[622,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0KW，\n发动机标定转速：3600r/min，\n起动方式：手拉起动，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1620×1000×965，\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：1000；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：60；\n刀辊设计转速r/min：快档130;慢档95；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2018019","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[623,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-100FQ-ZC","配套功率:4.1kW;","发动机标定功率：4.1KW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n发动机型号名称：170F/P汽油机；\n起动方式：回复式手拉起动；\n燃油种类：汽油；\n结构型式：前置式；\n传动方式：齿轮传动；\n连接方式：直联；\n外形尺寸mm :1550×1000×950，\n结构质量kg：65\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：60；\n刀辊转速r/min：快档130、 慢档95，\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：24；\n旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；\n耕宽mm：1000，\n耕深mm：≥100，\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n生产率h㎡/(h.m)：≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；","700","渝2015005","2019-07-13","非通用类","重庆市",""]
[624,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-4.0QA","配套功率:4.0kW;","配套动力：4.0kW汽油机。","700","ZJ2019015","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[625,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-95FC-ZC","配套功率:4.1kW;","发动机标定功率：4.1KW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：回弹式绳索起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1560×960×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：1档65、 2档128、3档：165；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2019067","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[626,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","发动机标定功率：6.3KW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：回弹式绳索起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1760×1360×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：1350；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：快档130、 慢档：90；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：38；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","700","渝2019069","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[627,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-D","配套功率:4.2kW;","标定功率4.2KW；标定转速3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×1000×1000；结构质量74kg；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；耕宽1000mm；耕深≥100mm；作业速度0.1～0.3m/s。","700","部20153067","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[628,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-Z","配套功率:5.3kW;","标定功率：5.3KW，标定转速：3000r/min，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1620×1360×1050，工作幅宽：1350mm，传动方式（发动机输出）：直连，传动方式（刀辊）：齿轮传动。刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019003","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[629,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率:6.3kW;","标定功率：6.3KW，标定转速：3600r/min，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1620×1360×1050，工作幅宽：1350mm，传动方式（发动机输出）：直连，传动方式（刀辊）：齿轮传动。刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019002","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[630,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1544mm×1000mm×925mm；工作幅度：990mm；结构质量：68kg；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","700","渝2018145","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[631,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1552mm×741mm×932mm；工作幅度：698mm；结构质量：60kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：18把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018146","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[632,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套功率:5.7kW;","配套动力标定功率：5.7kW,国三柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1785mm×1383mm×945mm；工作幅度：1349mm；结构质量：124kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2019113","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[633,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG5.5-135FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","配套动力标定功率：5.5kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1690mm×1312mm×940mm；工作幅度：135cm；结构质量：90kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式","700","部20171250","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[634,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZCA","配套功率:4.2kW;","配套动力标定功率：4.2kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1495mm×1015mm×890mm；工作幅度：100cm；结构质量：67kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：离心式","700","渝2017038","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[635,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微型耕耘机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套动力标定功率：4.05kW，国三柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×1000mm×930mm；工作幅度：1000mm；结构质量：80kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","部20153079","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[636,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，国三柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1720mm×1050mm×930mm；工作幅度：1050mm；结构质量：105kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","部20151166","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[637,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套动力标定功率：6.3kW，国三柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1772mm×1384mm×943mm；工作幅度：1360mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018170","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[638,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套动力标定功率：5.3kW，国三柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1708mm×1383mm×937mm；工作幅度：1360mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018171","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[639,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG6.2-135FC-ZC","配套功率:6.2kW;","配套动力标定功率：6.2kW，国三柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1395mm×960mm；工作幅度：1358mm；结构质量：126kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2019112","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[640,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市姣阳机械有限公司","微耕机","1WG6.0-135FC-ZC","配套功率:6.0kW;","结构形式：手持式；燃油种类：柴油（国Ⅲ）；标定功率：6.0kw；整机外形尺寸（长*宽*高）：1730mm*1360mm*1050mm；作业速度：0.1～0.3；作业小时生产率：≥0.04HM2/(H·M）；发动机输出传动方式：直联；传动方式：齿轮传动；总安装刀数：40把；旋耕刀型式：旱地刀；离合器型式：摩擦片式。","700","T201950500002","2023-05-12","非通用类","重庆市",""]
[641,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊众旺农业机械有限公司","微耕机","1WGQP4-80","配套功率:4.1kW;","规格型号：1WGQP4-80；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机型号名称：FC170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×880mm×1000mm；结构质量：76kg；传动方式：三角皮带传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：左右各45度；扶把调整幅度垂直方向：5级；刀辊转速：90-130r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：摩擦片式离合器；耕宽：820mm；耕深≥100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm2","700","部20170726","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[642,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊众旺农业机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.1kW;","规格型号：1WG-4Q；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机型号名称：FC170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1630×900×1000；结构质量：73kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：左右各45度；扶把调整幅度垂直方向：5级；刀辊转速：90-130r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：摩擦片式离合器；耕宽：850mm；耕深≥100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm2","700","部20170728","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[643,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.0FQ","配套功率:4.0kW;","结构型式:手持式；配套动力型号名称:PW270汽油机；配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷；额定功率:4.0KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1350mm*850mm*950mm；结构质量:82kg；传动方式:齿轮传动；连接方式:同轴直联；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把","700","苏农机（2016）第（0069）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[644,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.1FQ","配套功率:4.1kW;","结构型式:后置式；配套动力型号名称:170汽油机；配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷；额定功率:4.1KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:97kg；传动方式:皮带传动；连接方式:链条链接；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把","700","苏农机（2016）第（0068）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[645,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套功率:4.0kW;","结构型式:前置式；发动机生产企业:重庆蛟马动力科技有限公司；配套动力型号名称:JM170F/P型汽油机；配套动力结构型式:单缸、风冷；额定功率:4.0KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉式；外形尺寸(长*宽*高):1350mm*850mm*950mm；结构质量:83kg；传动方式:V带+链条；连接方式:皮带连接；扶把水平方向调整幅度:270°、扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把；旋耕刀型号:旱地弯刀；主离合器型式:涨紧式；耕深:≥100mm；耕宽:850mm；作业速度:0.2~0.4m/s；作业小时生产率:0.04~0.07HM2/(H?M)；单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/HM2","700","2016TJ608","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[646,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","结构型式：手拉起动； 配套发动机柴油机标定功率：5.3kw、标定转速：3000 r/min；连接方式：直联式；传动方式：齿轮传动、整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1820×1360×1050；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(38把)、主离合器型式：摩擦片式（常开）；","700","渝2019018","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[647,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手拉起动； 配套发动机汽油机标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；连接方式：直联式；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1500×1000×1050；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(32把)、主离合器型式：摩擦片式（常开）；","700","渝2019027","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[648,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","结构型式：回弹绳索起动； 配套发动机柴油机标定功率：6.3kw、标定转速：3600 r/min；连接方式：直联式；传动方式：齿轮传动、整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1820×1360×1050；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(38把)、主离合器型式：摩擦片式（常开）；","700","渝2019022","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[649,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","结构型式：手扶式； 配套发动机汽油机标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；连接方式：直联式；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1500×770×935；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(24把)、主离合器型式：离心离合式（常开）；","700","渝2017010","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[650,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套功率:4.1kW;","结构型式：回弹绳索起动； 配套发动机柴油机标定功率：4.1kw、标定转速：3600 r/min；连接方式：直联式；传动方式：齿轮传动、整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1550×1000×1050；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(32把)、主离合器型式：摩擦片式（常开）；","700","渝2019028","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[651,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-75","配套功率:4.0kW;","结构型式:手持式、配套发动机(标定功率:4.0kw、标定转速:3600r/min、起动方式:手拉起动)、外形尺寸(长×宽×高）mm:1500×770×980，传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀、主离合器型式:摩擦盘式、耕宽:750mm、耕深:≥100mm、作业速度(m/s):0.1~0.3.","700","部20170741","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[652,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","额定功率:4.0kw,额定转速:3600r/min,起动方式:反冲式手拉起动,传动方式:齿轮传动,耕宽:1050mm,连接方式：直联，主离合器型式：摩擦片式，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀，耕深：≥100mm，刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：90，作业速度（m/s）：0.1～0.3","700","渝2015032","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[653,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机(标定功率:4.0kw、标定转速:3600r/min、起动方式:手拉起动、燃油种类:汽油.)、作业速度(m/s):0.05~0.2、作业小时生产率hm2/(h·m)：≥0.02、工作幅宽mm:800、发动机输出传动方式:直联、刀辊传动方式:齿轮传动、总安装刀数:24、旋耕刀型号:旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、主离合器状态:常开,","700","渝2018030","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[654,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","标定功率:6.5kw、标定转速:3600r/min、起动方式:反冲式手拉起动、外形尺寸(长×宽×高):1680mm×1380mm×980mm、结构质量:97kg、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、总安装刀数:38、旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、耕宽:1350mm、耕深:≥100mm、作业速度(m/s):0.1~0.3.","700","部20170740","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[655,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min,起动方式:手拉回复式反冲起动,燃油种类:汽油,工作幅宽:950mm,刀辊设计转速(r/min):快档：135;慢档：105,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀,主离合器状态:常开","700","渝2018189","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[656,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套发动机（标定功率：6.3kw，标定转速：3600r/min，起动方式：回弹式绳索起动，燃油种类：柴油)，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1770×1350×1000，作业速度（m/s）：0.1～0.3，作业小时生产率hm2/(h·m)：≥0.04，工作幅宽（mm）：1350，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊最大回转半径（mm）：180，刀辊总安装刀数：38把，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","700","渝2019118","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[657,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","标定功率：5.3kw，标定转速：3000r/min,燃油种类：柴油，作业速度：0.1~0.3m/s，工作幅宽：1350mm,发动机输出传动方式:直联,刀辊设计转速(r/min):快档：125；慢档：70,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态：常开，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊传动方式：齿轮传动","700","渝2018169","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[658,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机(标定功率:4.05kw，标定转速：3600r/min，燃油种类：柴油，起动方式：反冲式手拉起动），工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1000×1000，作业速度（m/s）：0.1～0.3，作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04,工作幅宽(mm):1000,发动机输出传动方式:直联,刀辊传动方式:齿轮传动,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开","700","渝2019117","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[659,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WG6.3","配套功率:6.3kW;","生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KAGS450-2；功率：6.3kW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉启动；外形尺寸（长*宽*高）：1730*1350*970mm；结构质量：111kg；刀辊（转速）：慢：80r/min，快：140r/min；刀辊（最大回转半径）：185mm，总安装刀数：40把；旋耕刀型号：非标旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1350mm；耕深≥100mm","700","部20151264","2019-12-31","非通用类","云南省",""]
[660,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WG4.0","配套功率:4.0kW;","生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KAGS350；额定净功率/转速：4.1/3600kW/r/min；起动方式：手拉启动；外形尺寸（长*宽*高）：1710*1100*1000mm；结构质量：92.8kg；刀辊（转速）：Ⅰ挡：80r/min，Ⅱ挡：140r/min；刀辊（最大回转半径）：185mm，刀辊（总安装刀数）：32把；旋耕刀型号：非标旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1100mm；耕深≥100mm","700","部20151217","2019-12-31","非通用类","云南省",""]
[661,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WGQ4.0-100","配套功率:4.0kW;","生产企业：重庆威马农业机械有限公司；型号名称：170F/P；结构型式：单缸、四冲程、风冷汽油机；额定功率：4.0kW；额定转速：3600r/min；起动方式：反冲式手拉起动；外形尺寸（长*宽*高）：1630*1000*930mm；结构质量：74kg；刀辊（转速）：快挡：135r/min，慢挡：100r/min；刀辊（最大回转半径）：180mm；总安装刀数：24～32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：90～110cm；耕深≥10cm。","700","滇201663","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[662,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WGC4.05-100","配套功率:4.05kW;","制造商名称：无锡华源凯马发动机有限公司；发动机型号：KM173FAD；额定净功率/转动（kW/r/min):4.05/3600；起动方式：反冲式手拉起动；外形尺寸（长*宽*高）：1600*1000*940mm；结构质量：90kg；刀辊（转速）：快挡：120r/min，慢挡：73r/min；刀辊（最大回转半径）：180mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：90～110cm；耕深≥10cm。","700","滇201662","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[663,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-64FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×700×820；工作幅宽（mm）：640；作业速度（m/s）：0.1-0.3；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向30；旋耕刀型号：旱地刀；刀棍最大回旋半径（mm）：150、总安装刀数（把）：18；主离合器（形式）：摩擦片式，主离合器（状态）：常开。","700","渝2018113","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[664,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.05-85","配套功率:4.05kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1620*860*1040；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)>=0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：60；刀辊设计转速r/min：1档：65；2档：125；3档：160；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500009","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[665,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.1-85","配套功率:4.1kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1620*860*1040；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)>=0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：60；刀辊设计转速r/min：1档：65；2档：125；3档：160；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500007","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[666,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ5.7-135","配套功率:5.7kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1700*1360*1010；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)>=0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：95；刀辊设计转速r/min：快档：126；慢档：73；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：40；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500010","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[667,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.05-95","配套功率:4.05kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*960*1020；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)>=0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：125；刀辊设计转速r/min：快档：125；慢档：85；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500008","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[668,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.2-70","配套功率:4.2kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1420×700×900；配套发动机标定功率（kW）：4.2;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):700;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):24;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2019127","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[669,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-70","配套功率:4kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1420×700×900；配套发动机标定功率（kW）：4;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):700;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):24;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2018169","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[670,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-70","配套功率:4.05kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1420×700×900;配套发动机标定功率(kW):4.05;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):700;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径(mm):180;总安装刀数(把):24;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2019128","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[671,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100","配套功率:4.05kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1450×1000×1035；配套发动机标定功率（kW）：4.05;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):1000;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):32;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2019126","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[672,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-100","配套功率:4kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1450×1000×1035；配套发动机标定功率（kW）：4;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):1000;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):32;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2019125","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[673,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.2-100","配套功率:4.2kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1450×1000×1035；配套发动机标定功率（kW）：4.2;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):1000;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):32;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2018170","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[674,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-105","配套功率:5.3kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1770×1050×930；配套发动机标定功率（kW）：5.3;配套发动机标定转速(r/min):3000;工作幅宽(mm):1050;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):32;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2018171","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[675,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WG6-105","配套功率:6kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1770×1050×930；配套发动机标定功率（kW）：6;配套发动机标定转速(r/min):3600;工作幅宽(mm):1050;传动方式发动机输出:直联;传动方式刀辊:齿轮;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数(把):32;主离合器型式:湿式摩擦片式;主离合器状态:常开.","700","鄂2018172","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[676,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.5-90","配套功率:4.5kW;","型号名称：1WGQ4.5-90型微型耕耘机；外形尺寸：1600×900×970mm；工作幅宽：900mm；发动机标定功率：4.5kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开;","700","部20190331","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[677,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-68","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WGQ4.0-68型微型耕耘机；外形尺寸：1620×800×910mm；工作幅宽：680mm；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；主离合器型式：牙嵌离合式；主离合器状态：常开;","700","部20190334","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[678,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-90","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WGQ4.0-90型微型耕耘机；外形尺寸：1600×900×970mm；工作幅宽：900mm；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开;","700","部20190332","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[679,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.5-68","配套功率:4.5kW;","型号名称：1WGQ4.5-68型微型耕耘机；外形尺寸：1620×800×910mm；工作幅宽：680mm；发动机标定功率：4.5kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；主离合器型式：牙嵌离合式；主离合器状态：常开;","700","部20190333","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[680,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.1-100","配套功率:4.1kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*1010*1010；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)>=0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：150；刀辊设计转速r/min：快档：130；慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500011","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[681,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.2-80","配套功率:4.2kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1370*810*900；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)>=0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=35 ；工作幅宽mm：800；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：150；刀辊设计转速r/min：170；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开。","700","T201950500012","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[682,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","结构型式：手拉起动； 配套发动机柴油机标定功率：5.3kw、标定转速：3000 r/min；连接方式：直联式；传动方式：齿轮传动、整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1820×1360×1050；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(38把)、主离合器型式：摩擦片式（常开）；","700","部20170479","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[683,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG6.5-105FQ-ZC","配套功率:6.5kW;",",起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1790×1050×1050mm；工作幅宽：1050mm；耕深：140mm；主离合器：摩擦片式","700","部20160459","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[684,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WGFCZC5.3-105","配套功率:5.3kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×1060×900mm；工作幅宽：1050mm；耕深：134mm；主离合器：常开摩擦片式","700","渝2018153","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[685,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC5","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×960×880mm；工作幅宽：3800mm；耕深：112mm；主离合器：常开鼓式","700","渝2019078","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[686,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1560×920×860mm；工作幅宽：900mm；耕深：131mm；主离合器：常开摩擦片式","700","渝2018008","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[687,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：121mm；主离合器：常开张紧轮式","700","渝2019041","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[688,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D2","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×960×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：128mm；主离合器：常开张紧轮式","700","渝2018045","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[689,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QMA","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高):1390×660×1080mm，工作幅宽：620mm，结构质量：86kg，传动方式：皮带传动，旋耕刀型号：WG180，总安装刀数量：24把，主离合器型式：涨紧轮式。","700","2015TJ471","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[690,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QM","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高):1530×660×1080mm，工作幅宽：620mm，结构质量：85kg，传动方式：皮带传动，旋耕刀型号：WG180，总安装刀数量：24把，主离合器型式：涨紧轮式。","700","2015TJ468","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[691,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D1","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：120mm；主离合器：常开张紧轮式","700","渝2019043","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[692,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D3","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×970×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：140mm；主离合器：常开张紧轮式","700","渝2018049","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[693,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D4","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×960×860mm；工作幅宽：950mm；耕深：125mm；主离合器：常开张紧轮式","700","渝2018048","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[694,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1390×960×850mm；工作幅宽：950mm；耕深：120mm；主离合器：常开离心式","700","渝2019042","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[695,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC3","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×970×820mm；工作幅宽：950mm；耕深：146mm；主离合器：常开离心离合式","700","渝2018050","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[696,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC4","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×970×830mm；工作幅宽：950mm；耕深：≥100mm；主离合器：常开离心离合式","700","渝2018051","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[697,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG6.2-135FC-ZC","配套功率:6.2kW;","标定转速：3000r/min；燃油种类：柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×1360×1000；工作幅宽（mm）：1350；结构质量（kg）：129；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019020","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[698,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100A-3","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×1010×1015；工作幅宽（mm）：1000；结构质量（kg）：78；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019093","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[699,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZCA","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1000×900；工作幅宽（mm）：1000；结构质量（kg）：74；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018095","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[700,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-105FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×1050×1000；工作幅宽（mm）：1050；结构质量（kg）：85；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018125","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[701,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江绿力机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2Q","配套功率:4.2kW;","机具型号名称：1WG4.2Q微耕机；外形尺寸：1410×920×990mm；传动方式（发动机输出）：直联传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；工作幅宽：920mm；总安装刀数量：32把；旋耕刀型号：R180。","700","ZJ2018108","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[702,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江绿力机械股份有限公司","微耕机","1WG5.4Q","配套功率:5.4kW;","机具型号名称：1WG5.4Q微耕机；外形尺寸：1725×1280×1000mm；传动方式（发动机输出）：直联传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；工作幅宽：1280mm；总安装刀数量：40把；旋耕刀型号：R180。","700","ZJ2018107","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[703,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺田机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×970×980；工作幅宽(cm)95；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018155","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[704,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺田机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-66FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1450×670×850；工作幅宽(cm)66；结构质量（kg）：48.5；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018156","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[705,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90C","配套功率:4kW;","汽油机，标定功率4KW,标定转速3600r/min，启动方式：手拉反冲，外形尺寸：1435×900×840，工作幅宽900mm,传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：上下45度，主离合器：干式离合器，状态：常开","700","部20180688","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[706,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90B","配套功率:4kW;","汽油机，标定功率4KW,标定转速3600r/min，启动方式：手拉反冲，外形尺寸：1450×900×835，工作幅宽900mm,传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：上下45度，主离合器：干式离合器，状态：常开。","700","部20180689","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[707,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90A","配套功率:4kW;","汽油机，标定功率4KW,标定转速3600r/min，启动方式：手拉反冲，外形尺寸：1400×900×850，工作幅宽900mm,传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：上下45度，主离合器：干式离合器，状态：常开","700","部20180690","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[708,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套发动机型式：单缸、风冷汽油发动机，标定功率：4.0kW，标定转速:3600r/min,，外形尺寸（长×宽×高）：1460×810×910mm，幅宽：800mm，传动方式：直联齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向180°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24把，主离合器型式：离心离合式，状态：常开","700","渝2017040","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[709,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FC-ZC","配套功率:6.5kW;","配套发动机燃油机种类：柴油，标定功率：6.5kW，标定转速:3600r/min,起动方式：电控起动，外形尺寸（长×宽×高）：1860×1360×997mm，作业速度:0.1~0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2，幅宽：1350mm，传动方式：直联齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向70°，刀辊设计转速:快档145r/min，慢档85r/min,最大回转半径：180mm，总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2018064","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[710,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型式：单缸、风冷汽油发动机，标定功率：4.0kW，标定转速:3600r/min,，外形尺寸（长×宽×高）：1630×1050×920mm，幅宽：1050mm，传动方式：直联齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向107°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：32把，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2017042","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[711,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-115FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","配套发动机型式：单缸、风冷汽油发动机，标定功率：5.5kW，标定转速:3600r/min,，外形尺寸（长×宽×高）：1740×1150×970mm，幅宽：1150mm，传动方式：直联齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向90°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：32把，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2017041","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[712,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机燃油机种类：汽油，标定功率：4.0kW，标定转速:3600r/min,起动方式：回复式手拉起动，外形尺寸（长×宽×高）：1400×700×930mm，作业速度:0.05~0.2m/s，作业小时生产率：≥0.03hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2，幅宽：700mm，传动方式：直联齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向60°，垂直方向25°，刀辊设计转速:220r/min，最大回转半径：150mm，总安装刀数：18，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2018065","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[713,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套功率:5.7kW;","配套发动机燃油机种类：柴油，标定功率：5.7kW，标定转速:3000r/min,起动方式：手拉起动，外形尺寸（长×宽×高）：1740×1360×1000mm，作业速度:0.1~0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，幅宽：1350mm，传动方式：直联齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向55°，刀辊设计转速：快档135r/min，慢档80r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019051","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[714,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邻水县薪宇机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套功率:4.02kW;","型号名称：HM170F/P风冷汽油发动机，结构型式：单缸、OVH25、倾斜、风冷、四冲程，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）1530mm×1000mm×920mm，结构质量：66kg，传动方式：齿轮，连接方式：直联，刀辊转速：Ⅱ档120r/min、Ⅰ档80 r/min，刀辊最大回转半径：180mm，耕宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.04∽0.06 hm2/(h?m)，燃油消耗量≤35kg/ hm2。","700","川O15002","2019-12-31","非通用类","四川省",""]
[715,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.5-110FQ-ZC","配套功率:4.5kW;","配套动力标定功率：4.5KW,汽油机动力","700","部20160458","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[716,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,汽油机动力","700","渝2017056","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[717,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW，汽油机动力","700","渝2018162","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[718,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,汽油机动力","700","渝2018163","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[719,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套动力标定功率：5.3KW,柴油机机动力","700","渝2018161","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[720,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","规格型号：1WG6.3-135FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机型号名称：KM186F柴油机；配套发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机标定功率：6.3KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：反冲式手拉起动；外形尺寸（长*宽*高）:1730mm*1350mm*800mm；结构质量：120kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度水平方向：360°；扶把调整幅度垂直方向：180°；刀辊转速：快档：130r/min；慢档：105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地耕刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1350mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡。","700","部20151911","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[721,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","规格型号：1WG4.0-100FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华伟联龙科技有限公司；配套发动机型号名称：170/P汽油机；配套发动机结构型式：单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25°；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉起动；外形尺寸（长*宽*高）：1450 mm*1000 mm*800 mm；结构质量：70kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡；刀辊转速：快档：140r/min；慢档：100r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地耕刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","部20151909","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[722,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC-A","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1500×1000×930mm；结构质量：73kg；配套发动机标定功率：4KW；发动机生产厂家：重庆润通科技有限公司；发动机型号名称：RV225风冷汽油机；标定转速：3600r/min; 结构型式：手扶式；动力结构型式：单杠平卧、四冲程、顶置气门（OHV）；动力起动方式：手拉启动；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向  0°；垂直方向：60°；刀辊：转速：最高：190r/min；最大回转半径；180mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式（常开）；耕宽：1000mm；耕深：≥100；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡。","700","渝2016022","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[723,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","型号名称：1WG4.2-100FQ-ZC型微耕机；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1480×1010×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：1000mm；传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：190°；刀辊设计转速：快档145r/min；慢档105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2019100","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[724,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","型号名称：1WG4.1-105FC-ZC型微耕机；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1760×1060×970mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；工作幅宽：1050mm；传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：160°；刀辊设计转速：快档130r/min；慢档105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2019088","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[725,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZL","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1460×910×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：900mm；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：链条传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：180°；刀辊设计转速：145r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态：常开。","700","渝2018110","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[726,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1350×640×820mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.02hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：30°；刀辊设计最高转速：245r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018111","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[727,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","规格型号：1WG4.05-100FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机型号名称：KA250柴油机；配套发动机结构形式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机额定功率：4.05kw；配套发动标定转速：3600r/min；配套发动起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长*宽*高）：1480mm*1000mm*800mm；结构质量：75kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；刀辊转速：快档：130r/min；慢档：100r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型号：II型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡。","700","部20151910","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[728,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG5.5-135FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","外形尺寸：1650×1360×1040mm：结构质量：97kg 配套动力：5.5KW；配套发动机型号名称：177F/P汽油发动机；配套发动机结构型式：单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25°； 配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉起动；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1350mm；耕深： ≥100mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡；刀辊转速：快档：140r/min；慢档：80r/min；  刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2016048","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[729,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1350×640×820mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.02hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：75°；刀辊设计转速：245r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018057","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[730,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZL","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1460×910×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：900mm；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：链条传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：180°；刀辊设计转速：145r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态：常开。","700","渝2018055","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[731,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1480×960×970mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm；传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：215°；刀辊设计转速：快档：145r/min 慢档：105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018056","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[732,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC-A","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1550×960×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s； 作业小时生产率： ≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm；传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：150°；刀辊设计转速：快档：150r/min 慢档：124r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2018054","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[733,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","发动机型号名称：KAGS450-2柴油机，标定功率：6.3KW，标定转速：3600r/min，国三柴油机，传动方式（传动箱内）：齿轮传动，连接方式（传动箱输出轴与耕刀）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，耕宽：1350mm.","700","部20151136","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[734,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","发动机型号名称：188F/P汽油机，标定功率：6.5KW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：旱地刀，耕宽：1350mm.","700","部20160219","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[735,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊海林机械有限公司","微耕机","1WGQ5.2-100","配套功率:5.2kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高):1630×1070×900mm，工作幅宽：1000mm，结构质量：103kg，传动方式（发动机输出）：皮带传动，传动方式（刀辊输出）：齿轮传动，旋耕刀型号：WG180，总安装刀数量：24把，主离合器型式：涨紧轮式。","700","部20180736","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[736,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","发动机形式：汽油；标定功率（kW）：4.0，外形尺寸：1390mm×910mm×990mm,标定转速：3600r/min，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽：900mm，发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2018148","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[737,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-87FQ-ZCB","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1560×890×850，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≧0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：870mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：165r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：离心式，状态：常开","700","渝2019057","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[738,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×620×830，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：220r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019058","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[739,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1520×620×900，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向56°，刀辊设计转速：250r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019060","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[740,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.3-87FQ-ZC","配套功率:4.3kW;","发动机标定功率：4.3kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1390×1005×990，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≧0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：870mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向145°，刀辊设计转速：150r/min，最大回转半径：155mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：防缠刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019011","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[741,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.05-87FC-ZC","配套功率:4.05kW;","型号名称：1WG4.05-87FC-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油类型：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1430mm×890mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦30kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：140°；刀辊设计速度：155r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","T201950500001","2023-05-12","非通用类","重庆市",""]
[742,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-100R4","配套功率:4.2kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：154cm×100cm×93cm；耕宽：100cm","700","部20190326","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[743,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-Z","配套功率:5.3kW;","外形尺寸（mm):1570×1360×1040；结构质量（kg)：135；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1350mm，总安装刀数量（把）：38把；旋耕刀型号：旱地刀,主离合形式：摩擦片式，常开。","700","渝2019012","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[744,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（mm):1540×960×1020；结构质量（kg)：70；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm，总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：旱地耕刀。主离合形式：摩擦片式，常开","700","渝2019032","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[745,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×1100×950；结构质量（kg）：80；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；作业速度（m/s）：0.1-0.3；耕宽（mm）：1100；耕深（mm）：≥100；总安装刀数（把）：24；旋耕刀型号：防缠草刀；主离合器形式：摩擦片式。","700","部20170475","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[746,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆群耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-100FQ-ZC","配套功率:4.1kW;","配套发动机型号名称：170F风冷汽油机；配套发动机标定功率4.1KW; 配套发动机标定转速3600R/MIN；配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸：1600MM×1000MM×920MM；结构质量70KG；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式（常开）等。","700","部20160271","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[747,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆群耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-50FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0KW; 配套发动机标定转速3600R/MIN；配套发动机起动方式：回复式手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1390MM×590MM×820MM；传动方式：齿轮传动；发动机输出直联式；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开等。","700","渝2019033","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[748,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆群耕机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-120FC-Z","配套功率:5.3kW;","配套发动机标定功率5.3KW; 配套发动机标定转速3000R/MIN；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油，国Ⅲ发动机；外形尺寸：1670MM×1210MM×1030MM；传动方式：齿轮传动；发动机输出直联式；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开等。","700","渝2019034","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[749,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆群耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机标定功率4.05KW; 配套发动机标定转速3600R/MIN；配套发动机燃油种类：柴油，国Ⅲ发动机；外形尺寸：1530MM×1000MM×920MM；结构质量80KG；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式（常开）等。","700","渝2015003","2019-04-26","非通用类","重庆市",""]
[750,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","临沂凤林农机制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-90","配套功率:4kW;","标定功率：4kw,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1450*910*900mm,工作宽幅：900mm,传动方式：直联，刀辊设计转速：225r/min，","700","部20190338","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[751,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂水沭拖机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4","配套功率:4.1kW;","配套发动机结构形式；风冷单缸汽油机；额定功率：4.1kw","700","部20151341","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[752,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂水沭拖机械有限公司","微型耕耘机","1WGA4.0-95","配套功率:4.0kW;","配套动力型号：170F型汽油机，额定功率（kW）：4.0kw","700","2016TJ169","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[753,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆战之狼科技发展有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1370*650*820 整机质量（kg）:44 配套动力（kw）:4.0 燃油种类:汽油 标定转束速（r/min):3600 作业速度(m/s):0.05-0.2 工作幅宽（mm):600 传动方式（发动机输出）:直联 传动方式（刀辊）:齿轮传动 扶把调整幅度（水平方向）:0度 扶把调整幅度（垂直方向）:35度 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊（设计转速r/min）:145 刀辊（最大回转半径mm):160 刀辊（总安装刀数）:18把 主离合器形式:摩擦片式 主离合器状态:常开","700","渝2018099","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[754,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东白龙机械有限公司","微耕机","1WG-5.5Q","配套功率:5.5kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1610×1000×885；工作幅宽(cm)：100；结构质量（kg）：:88；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：S165；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌式。","700","部20180118","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[755,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东白龙机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×1000×860；工作幅宽(cm):100；结构质量（kg）：74；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：S165；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌式。","700","部20180117","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[756,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东白龙机械有限公司","微耕机","1WG-5Q","配套功率:5.3kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1630×900×1000；工作幅宽(mm)：900；结构质量（kg）：88；传动方式（发动机输出）：皮带；传动方式（刀辊）：链条；旋耕刀型号：S185；总安装刀数量(把)：24把；主离合器型式：涨离式。","700","部20171502","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[757,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","宁津县中发机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.1kW;","1、结构型式：前置式。2.外形尺寸：1390×600×900mm。3、结构质量：75kg。4、配套动力：4.1kW 汽油机。5、传动方式：三角带。6、刀辊回转半径：160mm。7、工作幅宽：600mm。8、旋耕刀数量：12 把.9、连接方式：直联。10、旋耕刀型号：WG160。11、耕深：≥100mm.","700","部2015548","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[758,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锦冈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1WG4.0-100FQ-ZC汽油微耕机，外形尺寸(长×宽×高)1590X1010X1000mm 配套发动机标定功率4.0 kW 刀辊转速快档：135r/min；慢档:95r/min 最大回转半径：180mm 工作幅宽：1000mm 标定转速：3600r/min 作业速度0.1~0.3m/s 单位作业面积燃油消耗量≤35 kg/hm2 旋耕刀型号：旱地刀 刀辊总安装刀数：24。","700","渝2018179","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[759,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锦冈机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","1WG4.05-100FC-ZC柴油微耕机，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1520×1010×970mm。配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min。作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h?m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动。刀辊转速快档：130；慢档：95，刀辊最大回转半径：180mm。旋耕刀型号：旱地刀，刀辊总安装刀数：24。","700","渝2019075","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[760,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锦冈机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-Z","配套功率:5.3kW;","1WG5.3-135FC-Z柴油微耕机，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1700×1360×970mm。 配套发动机标定功率：5.3kW； 配套发动机标定转速：3000r/min，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h?m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1350mm。发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动。刀辊转速 快档：125r/min；慢档：75r/min，刀辊最大回转半径：180mm。旋耕刀型号：旱地刀，刀辊总安装刀数：30。","700","渝2019074","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[761,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0Q 型微耕机，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1535mm×950mm×900mm，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产率：0.04～0.07hm2/（h.m），工作幅宽：950mm，刀辊设计转速：慢挡80；快挡120r/min，旋耕刀型号：非标旱地刀","700","川A18505","2022-12-31","非通用类","四川省",""]
[762,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG5.5Q—Z","配套功率:5.5kW;","型号名称：1WG5.5Q-Z，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1770mm×1050mm×970mm，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产率：0.04～0.07hm2/（h.m），工作幅宽：1050mm，刀辊设计转速：慢挡 83、 快挡 145，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：\t\n非标旱地刀","700","川A17004","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[763,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆港本科技有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×1100×950、工作幅宽（mm）：1100、传动方式：发动机输出直联，刀棍齿轮传动、扶手把调整幅度：水平方向（°）0，垂直方向（°）72、旋耕刀型号：防缠刀、刀棍最大回旋半径（mm）：180、总安装刀数：24、主离合器：形式摩擦片式，状态常开。","700","部20171252","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[764,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1400×620×830；工作幅宽(cm)60；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：摩擦片式；标定转速（r/min）：3600；起动方式：手拉启动。燃油种类：汽油","700","渝2018130","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[765,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1485X980X850；工作幅宽（cm）：96；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：28；主离合器型式：离心离合式；标定转速（r/min）：3600；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油","700","渝2018121","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[766,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG5.1-110FQ-ZC","配套功率:5.1kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1750X1100X900；结构质量（kg）：98；耕宽（cm）：110；连接方式：直联；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：32；主离合器型式：摩擦片式，标定转速（r/min）：3600","700","渝2016009","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[767,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率:6.3kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1800X1360X950；工作幅宽（cm）：135；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式；标定转速（r/min）：3600；刀辊最大回转半径（mm）：180","700","渝2017060","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[768,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1525X980X905；工作幅宽（cm）：95；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：张紧轮式；标定转速（r/min）：3600；动力类型：单缸、四冲程、风冷汽油机","700","渝2017067","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[769,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1610X1030X925；工作幅宽（cm）：100；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式；标定转速（r/min）：3600；动力类型：单缸、顶置气门、四冲程、强制风冷汽油机","700","渝2017074","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[770,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1610X905X890；工作幅宽（cm）：80；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：张紧轮式；标定转速（r/min）：3600,；动力类型：单缸、顶置气门、四冲程、强制风冷汽油机","700","渝2017075","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[771,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆捷耕机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×900×970；工作幅宽(cm)900；传动方式：链条传动；连接方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌离合。","700","渝2016001","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[772,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆捷耕机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×950×975；工作幅宽(cm)950；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式（常开）。","700","渝2016002","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[773,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1520X950X860；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg）：55；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：离心式；标定转速（r/min）：3600","700","渝2016010","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[774,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套功率:4.0KW配套动力:170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1550×900×800MM结构质量:70KG耕深:≥100MM耕宽:900MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动","700","部20152387","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[775,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套功率:4.0KW基本配置:1P75F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1390×1010×970MM结构质量:60KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉启动传动方式:直联全齿","700","渝2018014","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[776,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×750×800MM结构质量:65KG耕深:≥100MM耕宽:750MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%","700","部20171936","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[777,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.5-100FQ-ZC","配套功率:4.5kW;","配套功率:4.5KW配套动力:170FB汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1480×1000×950MM结构质量:68KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动","700","部20160463","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[778,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG6.0-105FQ-ZC","配套功率:6.0kW;","配套功率:6.0KW配套动力:182F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1730*1065*960MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM背景环境噪音:≤42.6DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动","700","渝2017011","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[779,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×800×800MM结构质量:75KG耕深:≥100MM耕宽:800MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%","700","部20171937","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[780,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套功率:5.3KW配套动力：KM186FA柴油机额定转速:3000R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1670×1360×970MM结构质量:120KG耕宽:1350MM作业速度:0.1～0.3M/S启动方式:手拉启动、背景噪音:46.4dB(A)传动方式:直联式齿轮传动","700","渝2019066","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[781,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套功率:4.0KW配套动力：170F/P汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1400×670×820MM结构质量:57KG耕宽:600MM作业速度:0.05～0.2M/S启动方式:手拉反冲式启动背景噪音:52.1dB(A)传动方式:直联式齿轮传动","700","渝2019031","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[782,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.0kW;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1500×990×840mm 整机质量（kg）:66kg 配套动力（kw）:4.0kW 标定转速:3600 r/min 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:S150 主离合器型式:涨离式 耕宽:950mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1-0.3m/s 单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm2 配套发动机型号名称:170F/P汽油机","700","部20170724","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[783,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","宁乡县立祥机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1Q","配套功率:4.1kW;","配套发动机（额定功率：4.1kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲），外形尺寸(长×宽×高)mm：1510×980×980，刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：24把，主离合器型式：牙嵌式，耕 宽：1000mm","700","部20151017","2019-12-31","非通用类","湖南省",""]
[784,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1532mm×741mm×965mm；工作幅度：695mm；结构质量：60kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：18把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2019115","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[785,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW,汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1538mm×1026mm×965mm；工作幅度：1008mm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式","700","渝2019107","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[786,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂南县中天机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4","配套功率:4.0kW;","配套功率：4.0kw；规格型号：1WG-4；结构形式：前置式；结构形式：单缸、风冷、四冲程；额定功率：4.0kw；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉式；外形尺寸(长×宽×高)：1500×700×900mm；结构质量：70kg；传动方式：驱动轴直驱；连接方式：直联；耕宽：700mm；耕深：≥80mm；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；","700","部2015480","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[787,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂南县中天机械有限公司","微型耕耘机","1WGQZ4-80","配套功率:4.0kW;","配套动力：4.0kW；型号名称：1WGQZ4-80；型号规格：JM170F/P汽油机；标定功率：4.0kw；标定转速：3600r/min；启动方式：回弹式手拉；外形尺寸（长×宽×高）：1570×880×960mm；工作幅宽：800mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.04-0.07hm(h.m)；单位作业燃油消耗量：≤12kg/hm2；发动机传动方式：花键传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整：水平方向180°；垂直方向：30°；刀辊设计速度：快档140r/min；慢档：90r/min；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装片数：24；旋耕刀型号：S195；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","700","部20180624","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[788,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","德州亚农机械科技有限公司","微耕机","1WGS-4Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高)1610mm×750mm×850mm结构质量66kg齿轮传动,刀轴转速128R/min最大回转半径160mm总安装刀数18把主离合器型式是摩擦片式离合器耕宽750mm耕深≥100mm作业速度0.1-0.3M/s","700","部20170730","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[789,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","德州亚农机械科技有限公司","微耕机","1WGZ-4Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高)1610mm×750mm×850mm结构质量66kg齿轮传动,刀轴转速128R/min最大回转半径160mm总安装刀数18把主离合器型式是摩擦片式离合器耕宽750mm耕深≥100mm作业速度0.1-0.3M/s","700","部20170729","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[790,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","国三柴油机，配套标定功率：4.05KW;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：二型旱地刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：100cm；耕深：≥10cm","700","渝2015048","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[791,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-95FQ-ZCA","配套功率:4.2kW;","配套标定功率：4.2kW，标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","700","渝2017036","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[792,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","汽油机，配套标定功率：4.0kW，标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：18；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：65cm；耕深：≥10cm","700","渝2018165","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[793,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-105FC-ZC","配套功率:5.3kW;","国三柴油机，配套标定功率：5.3kW，标定转速3000r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥10cm","700","渝2018173","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[794,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-115FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","配套标定功率：5.5kW，标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：32；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：115cm；耕深：≥10cm","700","渝2017035","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[795,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力型号：170F;名称：汽油机，额定功率：4.0（KW）；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：二型旱地耕刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","700","渝2016020","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[796,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","BK-1WG4.2Q","配套功率:4.2kW;","配套动力型号：173F;名称：汽油机，额定功率：4.2（KW）;传动方式：V带+链条；旋耕刀型号：旱地弯刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：涨紧式；挡位数：4；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥10cm","700","2017TJ328","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[797,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆博阔机械制造有限公司","微耕机","BK-1WG6.3","配套功率:6.3kW;","国三柴油机，额定功率：6.3（KW）;传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地弯刀；刀辊总安装刀数：32；行走轮形式：胶轮；离合方式：单片摩擦离合器；挡位数：4；扶手是否可调：是；耕宽：115cm；耕深：≥10cm","700","2017TJ329","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[798,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊鲁科机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90","配套功率:4.05kW;","外形尺寸（长×宽×高）：1500×900×870mm。\n结构质量：89kg。\n结构型式：前置式。\n配套发动机生产企业：常州富士常柴罗宾汽油机有限公司。\n配套发动机型号：EY28B汽油发动机\n配套发动机功率：4.05kW。\n配套发动机额定转速：1800 r/min。\n传动方式：三角皮带传动\n连接方式：直联式。\n旋耕刀型号：ND-WG165\n主离合器型式：涨紧轮式。\n耕宽：850mm。\n耕深：≥100mm。\n作业速度：0.1-0.3m/s。\n作业小时生产率：0.03-0.07h㎡/（h?m）。\n单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/ h㎡。","700","部20170721","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[799,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-DL","配套功率:4.0kW;","技术参数：1.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×825×885；\n2.配套标定功率：4.0kw；\n3.配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸\n4.配套标定转速（r/min）：3600； \n5.启动方式：手拉绳式启动； \n6.结构质量（kg）：51； \n7.传动方式：链条传动； \n8.连接方式：直联式  \n9.刀辊转速（r/min）：快档：110、慢档：80； \n10..刀辊最大回转半径（mm）：165；\n11.总安装刀数：24把；  \n12.主离合器型式：张紧轮式； \n13.耕宽（mm）：700； \n14.耕深（mm）：≥100；\n15.作业速度（m/s）：0.1∽0.3； \n16.作业小时生产率（h㎡/(h·m)：）：≥0.04； \n17.单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35.","700","渝2017071","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[800,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.0kW;","主要配置：1. Ф23三片四组旱地耕刀；2. Ф400行走轮；3.170F汽油机，生产厂家：重庆涪柴动力机械制造有限公司； 4.900型传动箱；5.阻力棒：1根；\n技术参数：1.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×900×900； \n2.配套额定功率：4.0kw；\n3.结构型式：强制风冷、四冲程、0HV25°斜置、单缸； \n4.配套标定转速（r/min）：3600； \n5.起动方式：手拉绳式起动； \n6.结构质量（kg）：70； \n7.传动方式：链条传动；\n8.连接方式：直联式；\n9.刀辊转速（r/min）：快档：130、慢档：100；\n10.刀辊最大回转半径（mm）：180. \n11.总安装刀数：24把；  \n12.主离合器型式：张紧轮式； \n13.耕宽（mm）：900； \n14.耕深（mm）：≥100；\n15.作业速度（m/s）：0.1∽0.3； \n16.作业小时生产率（h㎡/(h·m)）：≥0.04； \n17.单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35","700","渝2016008","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[801,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-120FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","主要配置：1. Ф32四片四组旱地耕刀；2. Ф400行走轮；3.182汽油机，生产厂家：重庆涪柴动力机械制造有限公司； 4.1200型传动箱；5.阻力棒：1根；\n技术参数：1.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1745×1200×990； \n2.配套标定功率：6.5kw；\n3.结构型式：强制风冷、四冲程、单缸、顶置式气门； \n4.配套标定转速（r/min）：3600； \n5.起动方式：回弹式手拉绳索起动； \n6.结构质量（kg）：100； \n7.传动方式：齿轮传动；\n8.连接方式：直联式；\n9.刀辊转速（r/min）：快档：140、慢档：85；\n10.刀辊最大回转半径（mm）：175；\n11.总安装刀数：32把；  \n12.主离合器型式：摩擦片式； \n13.耕宽（mm）：1200； \n14.耕深（mm）：≥100；\n15.作业速度（m/s）：0.1∽0.3； \n16.作业小时生产率（h㎡/(h·m)）：≥0.04； \n17.单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤40.","700","部20170478","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[802,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆港本科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×960×960、工作幅宽（mm）：950、传动方式：发动机输出直联，刀棍齿轮传动、扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向72、旋耕刀型号：旱地刀、刀棍最大回旋半径（mm）：180、总安装刀数：24、主离合器：形式摩擦片式，状态常开。","700","部20171251","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[803,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WG-4.1Q-90","配套功率:4.1kW;","结构形式:前置式；发动机：汽油机；配套功率:4.1kW；额定转速：3600r/min；发动机启动方式:反冲式手拉启动；外形尺寸:1400×930×1030mm；结构质量:78kg；传动方式:皮带传动；连接方式:直联；总安装刀数:24把；耕宽:900mm；耕深:100-120mm；作业速度:0.2-0.6m/s","700","2015T-177(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[804,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-6.5-100A","配套功率:6.5kW;","结构形式:前置式；外形尺寸:1400×100×1050mm；结构质量:123.5kg；配套发动机功率:6.5kW；发动机启动方式:手动；燃油种类:汽油；传动方式:齿轮；连接方式:直联；总安装刀数:16把；耕宽:1000mm","700","冀2016T—401（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[805,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WG5.7-135","配套功率:5.7kW;","发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；型号规格：KM188F；标定功率：5.7kW；标定转速：3000r/min；起动方式：反冲式手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态（长*宽*高）：1655*1360*950mm；刀辊设计转速：快挡：120r/min，慢挡：60r/min，最大回转半径：130mm，总安装刀数：40把；主离合器（型式）：湿式摩擦式，状态：常开。","700","滇2019040","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[806,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WG6.2-135","配套功率:6.2kW;","发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；型号规格：KM192F；标定功率：6.2kW；标定转速：3000r/min；起动方式：反冲式手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1665*1360*910mm；刀辊（设计转速）：快挡：125r/min、慢挡：75r/min；刀辊（最大回转半径）：130mm；刀辊（总安装刀数）：40把；旋耕刀型号：26型、旱地刀；主离合器（型式）：湿式摩擦式；主离合器（状态）：常开。","700","滇2019041","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[807,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","云南万合农机有限公司","微耕机","1WG6.5","配套功率:6.5kW;","生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KAGS450-2；结构型式：单缸、风冷；功率：6.3；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉启动；外形尺寸（长*宽*高）：1730*1350*970,mm；结构质量：110kg；旋耕刀型号：非标旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1350mm；耕深≥100mm","700","部20151265","2019-12-31","非通用类","云南省",""]
[808,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×1000mm×930mm；工作幅度：100cm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式","700","部20151165","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[809,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","济南农沃机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4","配套功率:4.0kW;","1、主机（1）发动机输出传动方式：皮带传动（2）主离合形式：涨离式（3）主离合器状态：常开（4）行走轮形式：胶轮（5）作业时驱动轮形式：铁轮（6）行走速度：≥1.3km/h 2、配套动力（1）生产企业：重庆耀虎机电有限公司（2）型号名称：170F/P（3）结构形式：单杠、倾斜、四冲程、强制风冷（4）标定功率：4.0KW（5）额定转速：3600r/min（6）启动方式：反冲式手拉启动（7）燃油种类：汽油 3、（1）配套除草装置（1）连接方式：直连式（2）除草作业速度≥1.3km/h（3）除草深度：3~5cm 4、配套开沟器（1）开沟器形式：旋刀式（2）传动方式;链条（3）开沟作业幅宽：20cm（4）开沟作业速度：≥1.3km/h（5）开沟深度：14~20cm","700","部20160692","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[810,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","济南农沃机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-97","配套功率:4.0kW;","1、主机（1）发动机输出传动方式：皮带传动（2）主离合形式：涨离式（3）主离合器状态：常开（4）行走轮形式：胶轮（5）作业时驱动轮形式：铁轮（6）行走速度：≥1.3km/h 2、配套动力（1）生产企业：重庆耀虎机电有限公司（2）型号名称：170F/P（3）结构形式：单杠、倾斜、四冲程、强制风冷（4）标定功率：4.0KW（5）额定转速：3600r/min（6）启动方式：反冲式手拉启动（7）燃油种类：汽油 3、（1）配套除草装置（1）连接方式：直连式（2）除草作业速度≥1.3km/h（3）除草深度：3~5cm 4、配套开沟器（1）开沟器形式：旋刀式（2）传动方式;链条（3）开沟作业幅宽：20cm（4）开沟作业速度：≥1.3km/h（5）开沟深度：14~20cm","700","部20180755","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[811,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊杰机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm1540*960*1000。结构质量：kg76.传动方式：驱动轴直驱。连接方式：直联。扶把调整幅度：水平方向180度，垂直方向：5级。主离合器形式:涨紧轮。配套动力：额定功率kw4.0   额定转速：r/min3600。","700","部20153102","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[812,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东华盛农业药械有限责任公司","微型耕耘机","1WG-5Q","配套功率:5kW;","配套动力型号：177F-5，标定功率（KW）：5.0；标定转速（r/min）：3600，","700","部20171875","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[813,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式;外形尺寸1500×900×850mm、结构质量:60（kg）、传动方式:皮带传动、连接方式：直联式、耕宽90(cm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀。","700","部20160218","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[814,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式;外形尺寸1450×1000×800mm、结构质量:60（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽100(cm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀","700","渝2016003","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[815,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1450×660×840mm、结构质量:42（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量18(把)、旋耕刀型号：旱地刀","700","渝2018097","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[816,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.2-95FQ-ZCA","配套功率:4.2kW;","配置参数：结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1480×960×890mm、结构质量:60（kg）、传动方式:锥齿传动、连接方式：直联式、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀","700","渝2018013","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[817,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1400×750×950mm、结构质量:42（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量18(把)、旋耕刀型号：旱地刀","700","渝2019017","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[818,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东德农农业机械制造有限责任公司","微型耕耘机","1WG-4","配套功率:4kW;","结构型式:前置式,外形尺寸(长×宽×高):1390×860×1000MM,结构质量:75KG,配套动力:4.0KW,传动方式:驱动轴直驱","700","部20171499","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[819,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","结构形式：手持式；燃油种类：柴油（国Ⅲ）；标定功率：4.1kw；整机外形尺寸（长*宽*高）：1730mm*1060mm1050mm；作业速度：0.1～0.3；作业小时生产率：≥0.04HM2/(H·M）;发动机输出传动方式：直联；传动方式：齿轮传动；总安装刀数：32把；旋耕刀型式：旱地刀；离合器型式：摩擦片式。","700","T201950500006","2023-05-12","非通用类","重庆市",""]
[820,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：170F汽油机，配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×970×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2018210","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[821,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1460×1010×895，发动机输出传动方式\t：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2018036","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[822,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套动力：标定功率：6.3kw，标定转速：3600r/min，制造商：无锡凯奥动力机械有限公司，燃油种类：柴油，排放阶段：国三，配套发动机起动方式：回弹式绳索起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1775×1360×1040，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019055","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[823,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套动力：标定功率：5.3kw，标定转速：3000r/min，制造商：无锡华源凯马发动机有限公司，燃油种类：柴油，排放阶段：国三，配套发动机起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1775×1360×1040，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019056","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[824,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×660×850，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2018035","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[825,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1570*700*970mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：650mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2018144","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[826,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北大地农业机械有限公司","微耕机","1WG6.3","配套功率:6.3kW;","防缠刀、水田轮、工作幅宽≤1200mm","700","鄂2016039","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[827,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG5.6-105FQ-ZC","配套功率:5.6kW;","主要技术规格：规格型号：1WG5.6-105FQ-ZC.结构型式：前置式.配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司； 配套发动机型号名称：H177F汽油机, 配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6Kw, 额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1580×1050×1000 mm。结构质量：75kg。传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：70°，垂直方向：70°。刀辊转速：快档130r/min，慢档：98r/min；刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。主离合器型式：湿式摩檫离合，耕宽：1050mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h?m），单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm2。","700","部20153081","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[828,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","昆明驰展农机销售有限公司","微耕机","1WG6.5","配套功率:6.3kW;","配套功率：6.3kW","700","滇2017093","2021-12-31","非通用类","云南省",""]
[829,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG5.6-135FQ-ZC","配套功率:5.6kW;","主要技术规格：规格型号：1WG5.6-135FQ-ZC.结构型式：前置式.配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司； 配套发动机型号名称：H177F汽油机, 配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6Kw, 额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1630×1350×950 mm。结构质量：93kg。传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：70°，垂直方向：70°。刀辊转速：快档：128r/min，慢档：85r/min；刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：38把。旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。主离合器型式：湿式摩檫离合，耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h?m），单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm2","700","部20153082","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[830,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","主要技术规格：规格型号：1WG3.0-90FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：HSD170FB柴油机；配套发动机结构型式：：单缸、立式、四冲程；配套发动机额定功率：3.0kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1470×900×920 mm；结构质量：65 kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：60°；刀辊转速：快档：125r/min ，慢档：95r/min；刀辊最大回转半径：180 mm。刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。主离合器型式：锥度、湿式；耕宽：900 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.3 m/s，作业小时生产率：≥0.04 hm2/（h?m），单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。","700","部20151169","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[831,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","主要技术规格：规格型号：1WG4.0-70FQ-ZC； 结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司； 配套发动机型号名称：H1P70F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3800 r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式反冲起动；外形尺寸（长×宽×高）：1430×700×950 mm；结构质量：49kg；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向：±180°；刀辊转速：180r/min；刀辊最大回转半径：170 mm；刀辊总安装刀数：18把。旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。主离合器型式：离心式，耕宽：700mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.2m/s，作业小时生产率：≥0.03hm2/（h?m），单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm2。","700","渝2015011","2019-07-13","非通用类","重庆市",""]
[832,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FC-ZC","配套功率:6.5kW;","主要技术规格：型号名称：IWG6.5-135FC-ZC型微耕机；配套发动机：生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套188FD柴油机：配套发动机标定功率：6.5KW; 配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：电控起动；工作状态外形尺寸（长*宽*高1630*1360*950）；传动方式：齿轮传动：直联；扶把调整幅度：垂直方向150°；水平方向0°；刀辊转速慢档85r/min;快档145r/min;刀辊最大回转半径180mm；刀辊总安装刀数40把；旋耕刀型号旱地刀；耕宽:1350mm;作业速度：0.1～0.3m/s;作业小时生产率：≥0.04hm2 ;单位作业面积燃油消耗量：≤3kg/hm2；主离合器型式：摩擦片式、常开","700","渝2018166","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[833,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套功率:4.0kW;","主要技术规格：规格型号：1WG4.0-75FQ-DL；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸（长×宽×高）：1480×750×1000 mm；结构质量：52kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：210°，垂直方向：56°；刀辊转速：快档：115 r/min，慢档：84 r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：皮带张紧轮式；耕宽：750mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm2/（h?m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2","700","部20152388","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[834,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","大阳通用机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-95","配套功率:4.0kW;","规格型号:1WGQ4.0-95；结构型式:手持式；配套发动机生产企业:重庆力帆内燃机有限公司,配套发动机型号名称:1P70FV-3B汽油机,配套发动机结构型式:单缸立轴四冲程顶置气门OHV,配套发动机标定功率:4.0kW,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机启动方式:手动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1480×970×830；结构质量(kg):70；传动方式：齿轮传动；连接方式:直联；扶把调整幅度水平方向:46度,扶把调整幅度垂直方向:60度；刀棍转速(r/min):125～200,刀棍最大回转半径(mm):140,刀棍总安装刀数(把):32；旋耕刀型号:旱地旋耕刀；主离合器型式:自动摩擦离合器；耕宽(mm):950；耕深(mm):≥100；作业速度(m/s):0.1～0.3；作业小时生产率﹝hm2/(h?m)﹞:0.03～0.07；单位作业面积燃油消耗量﹝kg/hm2﹞:≤15。","700","部20170452","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[835,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆航天巴山摩托车制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×917×950；工作幅宽（cm）：90；结构质量（kg）:79;传动方式：（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2017069","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[836,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆航天巴山摩托车制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-D","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×880；工作幅宽（cm）：80；结构质量（kg） :70;传动方式：（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；总安装刀数量(把)：24;主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2016066","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[837,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套发动机：汽油机（标定功率：4.0kw、标定转速：3600r/min）；外形尺寸（mm）：1450*1006*900；工作宽幅：1000mm；传动方式：直连；齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向158°；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm；安装刀数：24；主离合器型式：离心离合式，状态：常开。","700","渝2017016","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[838,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机：汽油机（标定功率：4.0kw、标定转速：3600r/min）；外形尺寸（mm）：1480*956*980；工作宽幅：950mm；传动方式：直连、齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向120°；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm；安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式，状态：常开。","700","渝2017015","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[839,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆丰路机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW； 额定转速：3600r/min； 起动方式：手拉绳式启动； 【微耕机】 外形尺寸（mm）：1560*1010*1050； 结构质量：70kg； 传动方式：齿轮传动； 连接方式：直联式； 扶把调整幅度：水平方向0度，垂直方向180度； 刀辊转速（r/min）：快挡120，慢挡75； 最大回转半径180mm； 总安装刀数24;； 旋耕刀型号：II型旱地刀； 主离合器型式：摩擦片式； 耕宽（mm）:1000； 耕深（mm）：≥100； 作业速度（m/s）：0.1~0.3； 作业小时生产率h㎡/(h.m):≥0.04； 单位作业面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35；","700","渝2018208","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[840,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆丰路机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-Z","配套功率:5.3kW;","标定功率：5.3kW;标定转速：3600r/min;燃油种类：柴油；起动方式：手拉启动。","700","渝2018178","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[841,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1440X670X840；工作幅宽（cm）：65；结构质量（kg）：42；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：摩擦片式，燃油种类：汽油","700","渝2018106","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[842,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG6.0-135FC-ZC","配套功率:6.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1750X1360X920；工作幅宽（cm）：135；结构质量（kg）：145；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：40；主离合器型式：摩擦片式，燃油种类：柴油","700","渝2018168","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[843,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率:6.3kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1780X1350X900；工作幅宽（cm）：135；结构质量（kg）：138；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式，燃油：柴油","700","部20151104","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[844,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1590X990X900；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg）：45；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：牙嵌离合，燃油种类：汽油","700","渝2018107","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[845,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1800X1360X900；工作幅宽（cm）：135；结构质量（kg）：145；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：40；主离合器型式：摩擦片式，燃油种类：柴油","700","渝2018167","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[846,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1630*970*960mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：960mm，主离合器形式：牙嵌离合式，主离合状态：常开","700","渝2019006","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[847,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1340*900*980mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：900mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2019004","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[848,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套动力标定功率：6.3KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1650*1360*950mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：38把，工作宽幅：1350mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2019025","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[849,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*950*850mm，传动方式：链条传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：950mm，主离合器形式：张紧轮式。","700","渝2015022","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[850,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1580*700*960mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：650mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2019014","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[851,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1520*1000*820mm，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：1000mm，主离合器形式：摩擦片式，（常开）。","700","渝2015024","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[852,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套动力标定功率：5.3KW,标定转速：3000r/min，外形尺寸：1650*1360*950mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：38把，工作宽幅：1350mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2019015","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[853,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1600X950X955；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg）：70；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：张紧轮式，燃油种类：汽油","700","部20153076","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[854,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1500X1070X870；工作幅宽（cm）：100；结构质量（kg）：42；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：离心离合式，燃油种类：汽油","700","渝2017045","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[855,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-95FQ-ZC","配套功率:4.1kW;","外形尺寸（长X宽X高）mm：1700X950X800；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg）：68；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量（把）：32；主离合器型式：摩擦片式，燃油种类：汽油","700","部20151160","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[856,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0QA-96","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高):1550×960×880(mm)\n结构质量：75kg\n传动方式：齿轮传动\n连接方式：直联\n工作幅宽（cm）：96\n耕深≥100mm\n作业速度：0.1-0.3m/s\n总安装倒数量（把）：24\n旋耕刀型号：IST165","700","部20160429","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[857,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.2QB-96","配套功率:4.2kW;","形尺寸(长×宽×高): 1350×960×860(mm)\n结构质量:70kg\n发动机型号:1P75F/P,发动机功率:4.2Kw,发动机额定转速:3600r/min，刀辊设计转速180 r/min，刀辊最大回转半径:145mm，幅宽:96cm，耕深≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率:≥0.04-0.07hm2/hm，单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm2","700","部20180106","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[858,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WG4.0-63FQ-ZW","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1350×710×860；配套动力标定功率:4.0kW；额定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：63；结构质量（kg）：30；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.02hm2/(h?m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：蜗轮蜗杆传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：离心式。","700","渝2018011","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[859,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG-6.3","配套功率:6.3kW;","主机外形尺寸(长×宽×高):1770×1130×950(mm)\n主机结构质量:129kg\n发动机型号:186FA\n柴油机标定功率:6.3kW\n耕宽:1130耕深≥100mm\n作业小时生产率:0.04-0.07hm2/h","700","部20151752","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[860,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","黄山起之龙机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q-Z2","配套功率:4.0kW;","配套发动机；重庆耀虎动力机械有限公司；型号名称：170汽油机；结构形式：单缸风冷四冲程；额定功率：4.0kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1300×1000×800；结构质量：60kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊转速：120r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：16把；主离合器型式：湿式、常闭；耕宽：1000mm；耕深：120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm2/(h.m)）；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/ hm2）；","700","2016TJ603","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[861,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","黄山起之龙机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q-D1","配套功率:4.0kW;","结构型式：前置型；配套发动机;生产企业：重庆耀虎动力机械有限公司；型号名称：170汽油机；结构型式：单缸、风冷、四冲程；额定功率：4.0kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉起动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1300×1000×800；结构质量：60kg；传动方式：链条；连接方式：皮带；刀辊转速：170r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：14把；主离合器型式：瓜式、常闭；耕宽：1000mm；耕深：≧120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm2/(h.m)）；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/ hm2）；","700","2016TJ602","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[862,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆展雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","标定功率：4.05KW;标定转速：3600r/min；起动方式：反冲式手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1620mmX1010mmX990mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀;刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019091","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[863,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆展雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","型号名称：170F汽油机；结构型式：强制风冷、 四冲程 、OHV25°斜置、单缸；   标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min  启动方式：手拉绳式；外形尺寸（mm）：1500x1000x800；结构质量：66kg；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2。","700","渝2018186","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[864,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100A-2","配套功率:4.2kW;","标定转速;3600r/min ；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×1010×1015；工作幅宽（mm）：1000；结构质量（kg）：78；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019044","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[865,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1670×1350×990；工作幅宽（mm）：1350；结构质量（kg）：110；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2017009","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[866,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100A-1","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1020×930；工作幅宽（mm）：1000；结构质量（kg）：78；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019045","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[867,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG5.3-110FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套发动机标定功率：5.3kw；配套发动机标定转速：3000r/min；国三柴油发动机；制造厂商：无锡华源凯马发动机有限公司；传动方式：直联；作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1100mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1800*1110*1050；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019128","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[868,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG6.2-110FC-ZC","配套功率:6.2kW;","配套发动机标定功率：6.2kw；配套发动机标定转速：3000r/min；国三柴油发动机；制造厂商：无锡华源凯马发动机有限公司；传动方式：直联；作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1100mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1770*110*1040；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019126","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[869,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","主要配置：1. Ф23三片四组旱地耕刀；2. Ф400行走轮；3.170F汽油机，生产厂家：重庆涪柴动力机械制造有限公司； 4.1000型传动箱；5.阻力棒：1根；6.随机工具：1套\n技术参数：1.外形尺寸（长×宽×高）(mm）：1500×1000×890；\n2.配套额定功率：4.0kw； \n3.配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸\n4.配套标定转速（r/min）：3600； \n5.起动方式：手拉绳式起动； \n6.结构质量（kg）：85； \n7.传动方式刀辊：齿轮传动； \n8.传动方式发动机输出：直联式；\n9.刀辊转速（r/min）：快档：120、慢档：75； \n10.刀辊最大回转半径（mm）：165. \n11.总安装刀数：24把；  \n12.主离合器型式：摩擦片式； \n13.耕宽（mm）：1000； \n14.耕深（mm）：≥100；\n15.作业速度（m/s）：0.1∽0.3； \n16.作业小时生产率（h㎡/(h·m)）：≥0.04； \n17.单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35.","700","渝2017070","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[870,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×1360×1000；工作幅宽（mm）：1350；结构质量（kg）：125；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019019","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[871,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套功率:5.7kW;","标定转速：3000r/min；燃油种类：柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1830×1360×1000；工作幅宽（mm）：1350；结构质量（kg）：126；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019021","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[872,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-70A-1","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×720×990；工作幅宽（mm）：700；结构质量（kg）：71；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：湿式锥度离合器。","700","渝2019096","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[873,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；动力型号;SR170F/P汽油机；外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1000×1020；工作幅宽（mm）：1000；结构质量（kg）：78；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","部20151092","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[874,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95A-1","配套功率:4.05kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×950×900；工作幅宽（mm）：950；结构质量（kg）：79；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019098","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[875,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-75FQ-DL","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1630×780×970；工作幅宽（mm）：750；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：Ⅱ旱地刀；总安装刀数量（把）：16；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2016061","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[876,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-75A-1","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×800×910；工作幅宽（mm）：750；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2019094","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[877,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-80FQ-DL","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×830×930；工作幅宽（mm）：800；结构质量（kg）：75；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2016059","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[878,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套发动机型号名称： KA400风冷柴油机、 186F风冷柴油机 , 额定转速 :3600 r/min, 功率 : 6.3 kW , 制造商 :无锡凯奥动力机械有限公司、重庆凯米尔动力机械有限公司 , 排放标准：第三阶段，外形尺寸/mm：1730*1350*970，结构质量：109kg，传动方式：齿轮，主离合器型式：摩擦片式。","700","部20151221","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[879,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.02-95FQ-ZC","配套功率:4.02kW;","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.02 kW，外形尺寸mm：1700-950-920，制造商 :重庆宏美科技有限公司 ,结构质量：83kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式.","700","部20152219","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[880,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-93FQ-ZC","配套功率:4.02kW;","配套发动机型号名称:HM170F/P, 标定转速 3600 r/min , 标定功率 4.02 kW, 制造商：重庆宏美科技有限公司，外观尺寸mm：1500*935*980，工作幅宽：930mm，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：牙嵌离合式.","700","渝2018088","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[881,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-41FQ-ZC","配套功率:4.02kW;","配套发动机型号名称：HM170F/P, 标定转速 :3600 r/min, 标定功率 :4.02 kW, 制造商：重庆宏美科技有限公司，外观尺寸/mm：1400*585*840，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式.","700","渝2018120","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[882,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4.02kW;","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.02 kW，外形尺寸：1510*900*850，制造商 :重庆宏美科技有限公司 ,结构质量：61kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式.","700","渝2015008","2019-07-13","非通用类","重庆市",""]
[883,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.02kW;","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.02 kW，外形尺寸：1480*900*870，制造商 :重庆宏美科技有限公司 ,结构质量：65kg，传动方式：链条传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀，主离合器型式：张紧轮式.","700","渝2015009","2019-07-13","非通用类","重庆市",""]
[884,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG5.5-103FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 5.5 kW，外形尺寸：1750*1050*970,工作幅宽：1030mm，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式.","700","部20171004","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[885,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-80A-1","配套功率:4.2kW;","标定转速;3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×830×930；工作幅宽（mm）：800；结构质量（kg）：75；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2019097","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[886,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-80B-1","配套功率:4.2kW;","标定转速;3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×830×930；工作幅宽（mm）：800；结构质量（kg）：75；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：张紧轮式。","700","渝2019095","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[887,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-90FQ-ZCA","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1540×900×960；工作幅宽（mm）：900；结构质量（kg）：64；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：牙嵌离合式。","700","渝2018053","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[888,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.05-85FQ-ZC","配套功率:4.05kW;","标定转速：3600r/min；动力型号：SR1P70F/P汽油机；外形尺寸（长×宽×高）mm：1465×850×828；工作幅宽（mm）：850；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：离心式。","700","渝2016011","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[889,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-60FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×680×830；工作幅宽（mm）：600；结构质量（kg）：45；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018126","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[890,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-70FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速：3600r/min；动力型号：SR170F/P汽油机；外形尺寸（长×宽×高）mm：1475×700×870；工作幅宽（mm）：700；结构质量（kg）：71；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦式。","700","部20151090","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[891,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-102FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.02 kW，外形尺寸/mm：1485*1030*910，制造商 :重庆宏美科技有限公司 工作幅宽：1020mm，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地耕，主离合器型式：离心离合式.","700","渝2018087","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[892,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","额定净功率/转速（kw/r/min）：4.1/3600,最大净扭矩/转速（kw/r/min）：12.2/2700,配套发动机型号名称： KA300风冷柴油机、 178F风冷柴油机 , 额定转速 :3600 r/min, 功率 ：4.0 kW , 制造商 :无锡凯奥动力机械有限公司、重庆凯米尔动力机械有限公司 , 排放标准：第三阶段，外形尺寸/mm：1740*1050*960，结构质量：102kg，传动方式：齿轮，主离合器型式：摩擦片式。","700","部20151223","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[893,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","排放阶段：国三；额定净功率/转速（kw/r/min）：4.05/3600；最大净扭矩/转速（kw/r/min）：12.05/2700；功率：4.0kw、额定转速3600r/min、外形尺寸（长×宽×高）/mm：1740×1050×960、结构质量：102kg、传动方式：齿轮传动、旋耕刀型号：非标旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、耕宽：1050mm、耕深：≥100mm、发动机燃油类型：柴油机、国Ⅲ发动机","700","部20151928","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[894,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG5.7-110FC-ZC","配套功率:5.7kW;","配套发动机标定功率：5.7kw；配套发动机标定转速：3000r/min；国三柴油发动机；制造厂商：无锡华源凯马发动机有限公司；传动方式：直联；作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1100mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1770*110*1040；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019127","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[895,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1700/1050*1040；工作幅宽（cm）：105；传动方式：（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","T201950500019","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[896,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉启动 燃油种类：汽油 工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：1390×850×970 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：850 刀辊设计转速（r/min）：125  总安装刀数：24把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","700","渝2018138","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[897,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油  工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：1650×1010×920 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1000 刀辊设计转速（r/min）：快档130，慢档100  总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","700","渝2018139","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[898,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG5.5-105FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","配套发动机汽油机:标定功率:5.5kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1780mm×1070mm×970mm；工作幅宽:1050mm；结构质量：100kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向108°,垂直方向222°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:185mm；总安装刀数:24把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)","700","渝2017006","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[899,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1600mm×1005mm×970mm；工作幅宽:1000mm；结构质量：65kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向190°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:180mm；总安装刀数:24把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)","700","渝2017004","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[900,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1540mm×1000mm×970mm；工作幅宽:1000mm；结构质量：58kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向208°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:180mm；总安装刀数:24把；主离合器:(型式:牙嵌离合),(状态:常开)","700","渝2017007","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[901,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG6.0-135FQ-ZC","配套功率:6.0kW;","配套发动机汽油机:标定功率:6.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1740mm×1350mm×970mm；工作幅宽:1350mm；结构质量：103kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向108°,垂直方向224°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:180mm；总安装刀数:38把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)","700","渝2017005","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[902,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1520mm×950mm×970mm；工作幅宽:950mm；结构质量：65kg;传动方式:(发动机输出:皮带联接)(刀辊:链条传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向190°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:180mm；总安装刀数:24把；主离合器:(型式:张紧轮式),(状态:常开)","700","渝2017003","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[903,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浩发机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机燃油机种类：汽油，标定功率：4.0kW，标定转速:3600r/min,起动方式：回复式手拉起动，外形尺寸（长×宽×高）：1640×1050×970mm，作业速度:0.1~0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.03hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2，幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向80°，刀辊设计转速：慢档103r/min，快档145r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019120","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[904,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浩发机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套发动机燃油机种类：柴油，标定功率：6.3kW，标定转速:3600r/min,起动方式：回弹式绳索起动，外形尺寸（长×宽×高）：1720×1360×990mm，作业速度:0.1~0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2，幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向90°，刀辊设计转速：慢档65r/min，快档130r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：38把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019124","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[905,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浩发机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-115FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套发动机燃油机种类：柴油，标定功率：4.1kW，标定转速:3600r/min,起动方式：回弹式绳索起动，外形尺寸（长×宽×高）：1740×1150×1000mm，作业速度:0.1~0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，幅宽：1150mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向90°，刀辊设计转速：慢档80r/min，快档140r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019121","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[906,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浩发机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机燃油机种类：汽油，标定功率：4.0kW，标定转速:3600r/min,起动方式：回复式手拉起动，外形尺寸（长×宽×高）：1400×710×940mm，作业速度:0.05~0.2m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.03hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2，幅宽：700mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向130°，垂直方向25°，刀辊设计转速：220r/min，最大回转半径：155mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019122","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[907,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市神牛机械制造有限责任公司","微耕机","1WG4.1-90FQ-ZC","配套功率:4.1kW;","配套动力型号名称：170F汽油机  结构形式：单缸   四冲程 OHV 气缸中心线斜置25。 水平轴    额定功率：4.1KW  额定转速：3600r/min  启动方式：手拉启动   外形尺寸：1500*900*800mm  结构质量75kg  耕宽：900mm 耕深：≥100mm  单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2","700","部20151142","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[908,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市神牛机械制造有限责任公司","微耕机","1WG4.1-95FQ-DL","配套功率:4.1kW;","配套动力型号名称：170F汽油机  结构形式：单缸   四冲程 OHV 气缸中心线斜置25。 水平轴    额定功率：4.1KW  额定转速：3600r/min  启动方式：手拉启动   外形尺寸：1500*950*890mm  结构质量72kg  耕宽：950mm 耕深：≥100mm  单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2","700","渝2015016","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[909,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浩发机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机燃油机种类：柴油，标定功率：4.05kW，标定转速:3600r/min,起动方式：反冲式手拉起动，外形尺寸（长×宽×高）：1660×1050×975mm，作业速度:0.1~0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/（h.m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向110°，刀辊设计转速：慢档90r/min，快档115r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","700","渝2019123","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[910,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳致农机械有限公司","微耕机","1WG4.0-1","配套功率:4kW;","外形尺寸：（1250*700*900）mm；工作幅宽：61cm；结构质量：58Kg；传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：同轴直连；旋耕刀型号：TS150；总安装刀数量：16把；主离合器型式：干式分离，常开。","700","豫2017151","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[911,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,汽油机动力","700","部20151115","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[912,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,汽油机动力","700","部20170467","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[913,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套动力标定功率：6.3KW,柴油机动力","700","渝2019023","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[914,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","配套动力标定功率：6.5KW,汽油机动力","700","部20160457","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[915,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","燃油种类：柴油（国Ⅲ）；标定功率：6.3kw；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*1350mm*1100mm；作业小时生产率：≥0.04HM2/(H·M）；发动机输出：直联；总安装刀数：40把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2018172","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[916,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套功率:4.0kW;","结构型式：前置式；结构质量（kg）：57；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；总安装刀数(把)：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；主离合器型式：张紧轮式；耕宽：900mm；耕深：≥100mm；作业速度（m/s）：0.1～0.3。","700","渝2015030","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[917,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式；结构质量（kg）：70；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；总安装刀数(把)：24；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：离心离合式；耕宽：900mm；耕深：≥100mm；作业速度（m/s）：0.1～0.3。","700","渝2016035","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[918,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.1-100FQ-ZC","配套功率:4.1kW;","结构型式：前置式；结构质量（kg）：70；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；总安装刀数(把)：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度（m/s）：0.1～0.3。","700","部20152216","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[919,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG6.0-135FC-ZC","配套功率:6.0kW;","结构形式：手持式；燃油种类：柴油（国Ⅲ）；标定功率：6.0kw；整机外形尺寸（长*宽*高）：1730mm*1360mm*1050mm；作业速度：0.1～0.3；作业小时生产率：≥0.04HM2/(H·M）；发动机输出传动方式：直联；传动方式：齿轮传动；总安装刀数：40把；旋耕刀型式：旱地刀；离合器型式：摩擦片式。","700","T201950500004","2023-05-12","非通用类","重庆市",""]
[920,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市华弘机械有限公司","微耕机","1WGQ4-60A","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1450*620*630 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm，耕深：≥10cm","700","部20170707","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[921,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×960×970；作业速度（m/s）：0.1-0.3；工作幅宽（mm）：950；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向85；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器（形式）：摩擦片式，主离合器（状态）：常开。","700","渝2018203","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[922,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市华弘机械有限公司","微耕机","1WGQ4-60","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1700*700*600 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm，耕深：≥10cm","700","部20170708","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[923,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0-67FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手拉起动，配套发动机（功率4.0kW、型号名称：170F/P型汽油机）外形尺寸（长×宽×高）：1390×680×940MM、 、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(155cm)、总安装刀数量(18把)、旋耕刀型号：防缠刀。","700","渝2018135","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[924,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套功率:4.0kW;","结构型式：手拉起动； 配套发动机汽油机标定功率：4.0kw，型号名称：170F/P型汽油机标定转速：3600 r/min；连接方式：皮带传动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1500×800×890；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(24把)、主离合器型式：张紧轮式（常开）；","700","渝2018136","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[925,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1580*1010*950mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：1000mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2018185","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[926,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东双菱内燃机制造有限公司","微耕机","1WG-4.1Q","配套功率:4.1kW;","外形尺寸：1450*1000*850\n结构质量：79kg\n耕宽：900\n耕深：大于等于100mm","700","部20151463","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[927,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1450×950×930；工作幅宽(mm)：950；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32","700","黔农机2013037","2022-12-31","非通用类","贵州省",""]
[928,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-Z","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1450×1000×930；工作幅宽(mm)：1000；传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：轴传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32","700","黔农机2013038","2022-12-31","非通用类","贵州省",""]
[929,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-ZC","配套功率:4kW;","配套发动机标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，工作幅宽：750mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀。","700","渝2018197","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[930,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG5.2-135FQ-ZC","配套功率:5.2kW;","配套发动机标定功率：5.2KW，标定转速：3600r/min，型号名称：177F/P汽油机，燃油种类：汽油，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀。","700","渝2018198","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[931,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套功率:4kW;","发动机型号名称：170F/P汽油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀，耕宽：1050mm。","700","部20153080","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[932,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4kW;","配套发动机标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min.，燃油种类：汽油机，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀。","700","渝2019062","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[933,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套发动机标定功率4.1KW, 标定转速：3600r/min，燃油种类：柴油，国三柴油机，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀。","700","渝2019061","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[934,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万虎农机有限公司","微耕机","1WG5.5-135FQ-ZC","配套功率:5.5kW;","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1770×1360×940；2.配套标定功率:5.5KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:锥齿传动；6.结构质量(KG):100；7.刀辊最大回转半径(MM):180:8.总安装刀数:38把；9.主离合器型式:摩擦片式；10.耕宽(MM):1350；11.耕深(MM):≥100；","700","渝2017019","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[935,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套动力标定功率：6.3KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1680*1360*950mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：38把，工作宽幅：1350mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2019024","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[936,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套动力标定功率：5.3KW,标定转速：3000r/min，外形尺寸：1680*1360*940mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：38把，工作宽幅：1350mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合状态：常开","700","渝2018164","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[937,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套功率:4.5kW;","配套发动机标定功率：4.5KW；配套发动机型号：177F/P汽油机；配套发动机标定转速：3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽1050mm；耕深≥100mm","700","部20160462","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[938,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1630*970*960mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：960mm，主离合器形式：牙嵌离合式，主离合状态：常开","700","渝2019007","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[939,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","配套发动机标定功率：6.5KW；配套发动机型号：182F/P汽油机；配套发动机标定转速：3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽1350mm；耕深≥100mm","700","部20160461","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[940,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1620*960*950mm，传动方式（刀棍）：链条传动，传动方式（发动机输出）：皮带传动，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：950mm，主离合器形式：张紧轮式，主离合状态：常开","700","渝2018180","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[941,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4kW;","配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3800r/min，外形尺寸：1430*910*940mm，传动方式（刀棍）：齿轮传动，传动方式（发动机输出）：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：24把，工作宽幅：900mm，主离合器形式：离心离合式，主离合状态：常开","700","渝2018066","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[942,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-Z","配套功率:4.1kW;","标定功率：4.1KW，标定转速：3600r/min，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1570×1060×1050，工作幅宽：1050mm，传动方式（发动机输出）：直连，传动方式（刀辊）：齿轮传动。旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式","700","渝2019087","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[943,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.2-60FQ-D","配套功率:4.2kW;","标定功率4.2KW，标定转速3600r/min；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；耕宽600mm；耕深≥100mm；作业速度：0.1～0.3m/s。","700","部20160465","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[944,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG5.2-105FQ-ZC","配套功率:5.2kW;","标定功率5.2KW；标定转速3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1050×940；结构质量98kg；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽1050mm；耕深≥100mm。","700","部20160466","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[945,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率:4.0kW;","标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1570×1060×1050，工作幅宽：1050mm，传动方式（发动机输出）：直连，传动方式（刀辊）：齿轮传动。刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019086","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[946,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","标定功率4.0KW；标定转速3800r/min；外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×900×940；结构质量59kg；主离合器型式：离心式；耕宽900mm；耕深≥100mm；\n发动机型号：1P70F汽油机，生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司。","700","渝2016024","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[947,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG6.4-135FQ-ZC","配套功率:6.4kW;","标定功率6.4KW，标定转速3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）mm：1665×1350×1065；结构质量：105kg；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽1350mm；耕深≥100mm；作业速度0.1～0.3m/s。","700","部20170476","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[948,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微型耕耘机","1WG4.2-105FQ-Z","配套功率:4.2kW;","标定功率4.2KW；额定转速3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×1050×920；结构质量73kg；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽1050mm；耕深≥100mm；作业速度0.1～0.3m/s。","700","部20151085","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[949,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉龙诚达机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-75","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高）：1770×810×940mm; 标定功率：4.0kW;额定转速：3600r/min;作业速度：0.1-0.3m/h；小时生产率：≤0.02hm2/(h?m)；主燃油消耗量：≤35kg/h m2; 耕深：≥10cm；耕宽：75cm;","700","鄂2018034","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[950,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套动力标定功率：5.3kW，国三柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1764mm×1390mm×965mm；工作幅度：1361mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","渝2019114","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[951,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.05-C","配套功率:4.05kW;","发动机型号：KA250柴油机。标定功率：4.05 KW。额定转速：3600 r/min。外形尺寸：1650mm×950mm×900mm。 结构质量: 70 kg。 幅宽: 950 mm. 耕深: ≥100 mm。 作业速度: 0.1～0.3 m/s。小时生产率: 0.03∽0.06 hm2/(h?m)。主燃油消耗率: ≤36 Kg/ hm2。传动方式: 齿轮传动。设计转速: 慢挡：90 r/min快挡：120 r/min。最大回转半径: 170 mm。","700","部20152062","2019-12-31","非通用类","四川省",""]
[952,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-5.5Q-C","配套功率:5.5kW;","型号规格：177F风冷汽油发动机，标定功率：5.5kW，标定转速：3600 r/min，起动方式：手拉反冲式，燃油种类：汽油，外形尺寸（长×宽×高）1700mm×1050mm×950mm,作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm2/(h?m)，燃油消耗量≤36kg/ hm2。工作幅宽:1050mm，传动方式：直联，传动刀辊：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊转速：Ⅰ档83 r/min，Ⅱ档145r/min、总安装刀数：32把，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","700","部20180956","2022-12-31","非通用类","四川省",""]
[953,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.2Q-C","配套功率:4.2kW;","型号名称：1P75F/P，标定功率4.2kW,标定转速:3600 r/min,起动方式：手拉反冲式，燃油种类：汽油，外形尺寸（长×宽×高）1400mm×950mm×950mm,作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm2/(h?m)，燃油消耗量≤36kg/ hm2。工作幅宽:950mm，传动方式：直联，传动刀辊：齿轮，刀辊最大回转半径：150mm，主离合型式：常开摩擦鼓式，主离合状态：常开式。","700","部20171960","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[954,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.0Q-D","配套功率:4.0kW;","型号名称： 170F/P风冷汽油发动机，结构型式：单缸四冲程OHV，气缸中心偏置25°，额定功率：4.0kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）1525mm×900mm×950mm，结构质量：52kg，传动方式：皮带，连接方式：链条，刀辊转速：慢挡100r/min、快挡138r/min，刀辊最大回转半径：180mm，耕宽：900mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm2/(h?m)，燃油消耗量≤36kg/ hm2。","700","部20180153","2022-12-31","非通用类","四川省",""]
[955,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","汽油微耕机","1WG-4.02Q-C","配套功率:4.02kW;","型号名称：HM170F/P风冷汽油发动机，结构型式：单缸、OVH25、倾斜、风冷、四冲程，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）1600mm×950mm×900mm，结构质量：61kg，传动方式：齿轮，连接方式：直联，刀辊转速：Ⅱ档120r/min、Ⅰ档90 r/min，刀辊最大回转半径：170mm，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm2/(h?m)，燃油消耗量≤36kg/ hm2。","700","川O15001","2019-12-31","非通用类","四川省",""]
[956,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率:6.3kW;","发动机型号：ZS400F-2风冷柴油发动机。结构型式：单缸、风冷、立式、四冲程。功率：6.3kW 。额定转速：3600r/min。起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1780mm×1350mm×900mm。结构质量：119kg。传动方式：齿轮传动。连接方式：直联。耕宽：1350mm。耕深：≥100mm。作业速度：0.1～0.3m/s。作业小时生产率：0.03～0.06 hm2/(h.m)。燃油消耗量：≤36kg/ hm2。转速：Ⅰ挡83r/min、Ⅱ挡145 r/min。最大回转半径：180mm。","700","部20151212","2019-12-31","非通用类","四川省",""]
[957,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆普罗旺斯机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手扶式； 配套发动机油机标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；连接方式：直联式；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1500×770×935；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：离心离合式（常开）；","700","渝2017052","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[958,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0B","配套功率:4.0kW;","配套发动机：170F汽油机，额定功率：4.0kW。外形尺寸：1400mm*750mm*850mm,结构质量：85kg，传动方式：皮带传动，连接方式：直联，刀辊最大回转半径:170mm，耕宽：700mm，耕深：≥100mm，作业速度(m/s):0.2～0.45，作业小时生产率（h㎡/(h·m):0.04～0.08","700","2017TJ172","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[959,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆精耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式:前置式；配套发动机(型号名称:170F,结构型式:风冷汽油机,标定功率KW:4.0)外形尺寸MM:1450×950×910结构质量KG:65,传动方式:齿轮传动连接方式:直联,转速r/min：快档120，慢档90；最大回转半径：180；总安装刀数：24；耕刀:旱地刀. 主离合器型式：摩擦片式；耕宽mm:950;耕深：≥100；单位作业面积燃油耗量kg/hm2:≤ 35","700","部20151162","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[960,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆精耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","结构型式:手持式;配套发动机型号名称:CP173F结构型式:风冷汽油机标定功率KW:4.05标定转速R/MIN:3600起动方式:手拉起动外形尺寸MM:1500×950×940结构质量KG:75传动方式:齿轮传动连接方式:直联;总安装刀数:32把旋耕刀型号:旱地刀主离合器型式:摩擦片式耕宽MM:950耕深MM:≥100作业速度M/S:0.1~0.3作业小时生产率HM2/(H?M):≥0.04单位作业面积燃油消耗量KG/HM2:≤30","700","部20160269","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[961,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×1050×800mm；工作幅宽：1050mm；耕深：13.6mm；主离合器：摩擦片式；","700","部20151139","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[962,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC2","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1530×1050×880mm；工作幅宽：1050mm；耕深：135mm；主离合器：常开摩擦片式","700","渝2018047","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[963,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC2","配套功率:4.05kW;","起动方式：反冲式手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1580×1060×880mm；工作幅宽：1050mm；耕深：135mm；主离","700","渝2019079","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[964,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×630×870mm；工作幅宽：600mm；耕深：122mm；主离合器：常开摩擦片式","700","渝2018158","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[965,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定功率：4.2kW、标定转速：3600 r/min、整机传动方式：前置式直联全齿传动、外形尺寸：1375mm×1000mm×950mm、工作幅宽：1000mm、主离合器：常开摩擦片式","700","渝2017029","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[966,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","无锡华源凯马发动机有限公司，型号：KM186F柴油机、额定功率：6.3kW、额定转速：3600 r/min、\n整机结构方式：前置式直联全齿传动、外形尺寸：1700mm×1350mm×800mm、生产率：≥0.04 hm2重量：115kg。","700","部20151143","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[967,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-120FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套发动机标定功率：5.3KW；标定转速：3000r/min；启动方式：手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：1750MM*1200MM*900MM；作业速度：0.1-0.3M/S；作业小时生产率：≥0.04 hm2；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2019048","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[968,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","重庆融邦机电有限公司，型号：170F汽油机、额定功率：4.0kW、额定转速：3600 r/min、\n整机结构方式：前置式直联全齿传动、外形尺寸：1460mm×950mm×800mm、生产率：≥0.04 hm2重量：72kg。","700","部20151144","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[969,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.0kW;","标定功率：4.0kW、标定转速：3600 r/min、整机传动方式：皮带链条传动、外形尺寸：1530mm×910mm×890mm、工作幅宽：900mm、主离合器：常开张紧轮式","700","渝2017030","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[970,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.0kW;","配套发动机：170F汽油机，额定功率：4.0kW。额定转速：3600r/min，外形尺寸：1480mm*1000mm*1050mm，作业速度(m/s)：0.2~0.45，作业小时生产率(h㎡/(h·m)：0.04~0.08，单位作业面积燃油消耗量(kg/h㎡)：15~25，工作幅宽：1000mm，发动机传动方式：同轴直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊设计转速(r/min：慢档140，快档220，刀辊最大回转半径:200mm。","700","2017TJ764","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[971,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WGQ5.0C","配套功率:5.0kW;","配套发动机：177F汽油机，额定功率5.0kW。外形尺寸：1800mm*920mm*1080mm,  结构质量：85kg，传动方式：皮带传动，连接方式：直联，刀辊最大回转半径:180mm，耕宽：900mm，耕深：≥100mm，作业速度(m/s):0.2～0.5，作业小时生产率（h㎡/(h·m):0.04～0.06","700","2017TJ176","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[972,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0C","配套功率:4.0kW;","配套发动机：170F汽油机，额定功率4.00kW。外形尺寸：1800mm*720mm*1080mm,  结构质量：80kg,传动方式：皮带传动，连接方式：直联，刀辊最大回转半径:180mm，耕宽：700mm，耕深：≥100mm,作业速度(m/s):0.2～0.5,作业小时生产率（h㎡/(h·m):0.04～0.06","700","2017TJ173","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[973,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WGQ5.0B","配套功率:5.0kW;","配套发动机：177F汽油机，额定功率：5.0kW。外形尺寸：1600mm*920mm*850mm,  结构质量：95kg，传动方式：皮带传动，连接方式：直联，刀辊最大回转半径:180mm，耕宽：900mm，耕深：≥100mm，作业速度(m/s):0.2～0.5，作业小时生产率（h㎡/(h·m):0.04～0.08","700","2017TJ175","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[974,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.00Q","配套功率:5.00kW;","配套发动机：177F汽油机，额定功率5.00kW。外形尺寸：1600mm*620mm*1080mm,  结构质量：75kg,传动方式：皮带+齿轮,连接方式：皮带连接,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽：620mm，耕深：≥100mm,作业速度(m/s):0.2～0.5,作业小时生产率（h㎡/(h·m):0.04～0.06","700","2015TJ271","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[975,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0QC","配套功率:4.0kW;","配套发动机：170F汽油机，额定功率4.0kW。 外形尺寸：1600mm*620mm*1080mm,  结构质量：65kg，传动方式：皮带+齿轮，连接方式：皮带连接，刀辊最大回转半径:180mm ，耕宽：620mm，耕深：≥100mm，作业速度(m/s):0.2～0.5,作业小时生产率（h㎡/(h·m):0.04～0.06","700","2015TJ269","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[976,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-D","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称:170F/P汽油机,配套发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV25o斜置,配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600、启动方式:手拉绳式起动,外形尺寸mm:1510×1000×870,结构质量Kg:75, 传动方式: 链条传动,连接方式 :直联式,扶把调整幅度°:水平方向0,垂直方向180,刀辊转速 r/min 快档150,慢档101,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:防缠刀,主离合器形式:张紧轮式,耕宽mm :1000 ,耕深mm: ≥100,作业速度 m/s: 0.1～0.3,作业小时生产率 h?㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35.","700","渝2016034","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[977,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套发动机标定功率kW:5.3、标定转速r/min:3000；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸mm:1670*1360*970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：145；设计转速r/min：快档：120、慢档：75；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2018175","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[978,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套发动机标定功率kW:6.3、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸mm:1670*1360*970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：145；设计转速r/min：快档：110、慢档：75；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2018176","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[979,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCG","配套功率:6.3kW;","配套发动机标定功率kW:6.3、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸mm:1670*1360*970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：180；设计转速r/min：快档：124、慢档：73；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2018177","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[980,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.1-120FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套发动机标定功率kW:4.1、标定转速r/min:3600；启动方式:回弹式绳索起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸mm:1700*1200*1050；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1200；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：100；设计转速r/min：快档：120、慢档：70；最大回转半径mm：180；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2019026","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[981,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市庚鸿机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","标定功率：4.0kW；标定转速3600r/min；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1060×1020；工作幅宽：1050mm","700","渝2019046","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[982,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市庚鸿机械有限公司","微耕机","1WG6.3-130FC-ZC","配套功率:6.3kW;","标定功率：6.3kW；标定转速3600r/min；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1310×1020","700","渝2019047","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[983,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","芜湖劲工农林机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4kW;","配套发动机标定功率：4kW；标定转速：3600r/min；传动方式发动机输出：皮带传动；传动方式刀辊：齿轮传动","700","2019TJ197","2023-12-31","非通用类","北京市",""]
[984,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称:RV225汽油机,配套发动机结构形式:单缸平卧、四冲程、顶置气门（OHV）,配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600、启动方式:反冲式手拉起动,外形尺寸mm:1350×890×900,结构质量Kg:65, 传动方式:齿轮传动,连接方式 :直联式,扶把调整幅度°:水平方向0,垂直方向180,刀辊转速 r/min 快档150,慢档101,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:防缠刀,主离合器形式:离心式,耕宽mm :850 ,耕深mm: ≥100,作业速度 m/s: 0.1～0.3,作业小时生产率 h?㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35.","700","渝2016017","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[985,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称:170F/P汽油机,配套发动机结构形式:单缸四冲程OHV、气缸中心斜置25o,配套发动机额定功率kW:4.0、额定转速r/min:3600、启动方式:回复式手拉起动,外形尺寸mm:1550×1000×800,结构质量Kg:65, 传动方式: 齿轮传动,连接方式 :直联式,扶把调整幅度°:水平方向0,垂直方向180,刀辊转速 r/min 快档150,慢档90,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀,主离合器形式:摩擦片式,耕宽mm :1000 ,耕深mm: ≥100,作业速度 m/s: 0.1～0.3,作业小时生产率 h?㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35.","700","部20151921","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[986,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG5.0-105FQ-ZC","配套功率:5.0kW;","配套发动机型号名称:177F/P汽油机,配套发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷、水平输出轴,配套发动机标定功率kW:5.0、标定转速r/min:3600、启动方式:回弹式手拉绳索起动,外形尺寸mm:1700×1050×960,结构质量Kg:100, 传动方式: 齿轮传动,连接方式 :直联式,扶把调整幅度°:水平方向0,垂直方向180,刀辊转速 r/min 快档130,慢档90,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:防缠刀,主离合器形式:摩擦片式,耕宽mm :1050 ,耕深mm: ≥100,作业速度 m/s: 0.1～0.3,作业小时生产率 h?㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35.","700","渝2016016","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[987,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机标定功率kW:4.05、标定转速r/min:3600、启动方式:回弹式绳索起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸mm:1450×1050×800,结构质量Kg:85, 传动方式: 齿轮传动,连接方式 :直联式,扶把调整幅度°:水平方向0,垂直方向180,刀辊转速 r/min ：快档130,慢档90,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:Ⅱ旱地刀,主离合器形式:摩擦片式,耕宽mm :1050 ,耕深mm: ≥100,作业速度 m/s: 0.1～0.3,作业小时生产率 h?㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤30.","700","部20151912","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[988,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套功率:4.0kW;","结构尺寸(长*宽*高mm):1570×900×920整机质量(kg):77配套动力(kw):4.0结构型式:前置式配套发动机标定转速(r/min):3600配套发动机起动方式:手拉绳式启动传动方式:链条传动连接方式:直联式刀辊总安装刀数:24旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀主离合器型式:张紧轮式耕宽(mm):900配套发动机结构型式:单缸、倾斜、四冲程、强制风冷、顶置气门配套发动机型号名称:170F/P汽油机","700","渝2015014","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[989,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG5.8-110FQ-ZC","配套功率:5.8kW;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1800×1130×960 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:5.8 配套发动机类型:单缸、四冲程、风冷汽油发动机 配套发动机标定转速（r/min）:3600 工作幅宽（mm）:1130 传动方式发动机输出:直联 传动方式刀辊:齿轮传动 扶把调整幅度水平方向（°）:36 扶把调整幅度垂直方向（°）:225 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 总安装刀数:32把 主离合器型式:摩擦片式","700","部20180152","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[990,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","国三柴油发动机，功率：5.3KW，工作外形尺寸(长×宽×高)cm:1710×1360×970，发动机输出传动方式：直联式，刀辊传动方式：此轮传动，主离合器型式：摩擦片式","700","渝2019001","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[991,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机结构型式:单缸、倾斜、四冲程、强制风冷、顶置气门配套发动机，型号名称:170F/P汽油机结构尺寸(长*宽*高mm):1550×850×900整机质量(kg):70配套动力(kw):4.0结构型式:前置式配套发动机标定转速(r/min):3600配套发动机起动方式:手拉绳式启动传动方式:齿轮传动连接方式:直联式刀辊总安装刀数:28旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀主离合器型式:摩擦片式耕宽(mm):850","700","渝2015013","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[992,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-63FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","主要技术规格：型号名称：IWG4.0-63FQ-ZC型微耕机；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套H170F发动机：标定功率：4KW; 配套发动机燃油方式：汽油；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高1550*650*960）；工作幅宽：630mm;传动方式：发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向：0；扶把调整幅度垂直方向：40；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊最大回转半径：160mm;总安装刀数：18把；主离合器：型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2018151","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[993,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾捷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机标准功率：4.0KW;标定转速：3600r/min;起动方式为：手拉起动；燃油种类为：汽油； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1570×1010×965mm; 工作幅宽：1000mm;传动方式：发动机输出为直联；制造商为：重庆重申机械制造有限公司；","700","渝2018015","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[994,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手扶式； 配套发动机汽油机标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；类型：单缸、四冲程、强制冷风、顶置气门汽油机；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1515×1000×930；工作幅宽：990mm；传动方式：直联；刀棍：锥齿传动；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式（常开）；","700","渝2017063","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[995,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-4.0D","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1780×1100×1000（mm）；作业速度:0.1-0.4m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/（h﹒m)；单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm2；工作幅宽：850mm；质量：128kg；扶把振动：≤28 m/s2；传动方式：发动机输出(连接方式)齿轮传动(直联); 扶把调整幅度水平方向（垂直方向）：90°（±45°）；旋耕刀型号：IT175；刀辊设计转速：83-145r／min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：24把；主离合器型式（状态）：摩擦片式离合器（常开）配套发动机型号规格：KM178FD；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；起动方式：手拉反冲起动，电起动；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","700","苏农机（2019）第（0236）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[996,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-6.5D","配套功率:6.5kW;","结构型式：前置式；外形尺寸：1800*1080*1200mm；结构质量：144kg；扶把调整幅度水平方向（垂直方向）：90°（±45°）；发动机输出、刀辊传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；配套发动机型号名称：KM188FD；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国Ⅲ；结构型式：单缸、立式、风冷；额定功率：6.5KW；额定转速：3600r/min；起动方式：电起动；工作幅宽：1100mm；旋耕刀型号：IT175；刀辊最大回转半径：175mm；总安装刀数：32把；主离合器型式（状态）：摩擦片式离合器（常开）；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","700","苏农机（2018）第（0402）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[997,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-6.0D","配套功率:6.0kW;","结构型式：前置式；外形尺寸：1850*1060*1180mm；结构质量：142kg；扶把调整幅度水平方向（垂直方向）：90°（±45°）；发动机输出、刀辊传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；配套发动机型号名称：KM186FAD；结构型式：单缸、立式、风冷；额定功率：6.0KW；额定转速：3600r/min；起动方式：电起动；工作幅宽：1100mm；旋耕刀型号：IT175；刀辊最大回转半径：175mm；总安装刀数：32把；主离合器型式（状态）：摩擦片式离合器（常开）；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油；排放阶段：国Ⅲ","700","苏农机（2018）第（0401）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[998,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-6.2","配套功率:6.2kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×1100×1100（mm）；作业速度:0.1-0.4m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/（h﹒m)；单位作业面积燃油消耗量：≤25kg/hm2；工作幅宽：1100mm；质量：143kg；扶把振动：≤28 m/s2；传动方式：发动机输出(连接方式)齿轮传动(直联); 扶把调整幅度水平方向（垂直方向）：90°（±45°）；旋耕刀型号：IT175；刀辊设计转速：83r／min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：32把；主离合器型式（状态）：摩擦片式离合器（常开）配套发动机型号规格：KM192F；标定功率：6.2KW；标定转速：3000r/min；起动方式：手拉反冲起动，电起动；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","700","苏农机（2019）第（0239）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[999,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-5.3","配套功率:5.3kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×1100×1100（mm）；作业速度:0.1-0.4m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/（h﹒m)；单位作业面积燃油消耗量：≤25kg/hm2；工作幅宽：1100mm；质量：142kg；扶把振动：≤28 m/s2；传动方式：发动机输出(连接方式)齿轮传动(直联); 扶把调整幅度水平方向（垂直方向）：90°（±45°）；旋耕刀型号：IT175；刀辊设计转速：83r-145／min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：32把；主离合器型式（状态）：摩擦片式离合器（常开）配套发动机型号规格：KM186FA；标定功率：5.3KW；标定转速：3000r/min；起动方式：手拉反冲起动，电起动；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","700","苏农机（2019）第（0237）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1000,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-4.05D","配套功率:4.05kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×950×1000（mm）；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/（h﹒m)；单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm2；工作幅宽：850mm；质量：90kg；扶把振动：≤28 m/s2；传动方式：发动机输出(连接方式)齿轮传动(直联); 扶把调整幅度水平方向（垂直方向）：90°（±45°）；旋耕刀型号：IT175；刀辊设计转速：58-102r／min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：24把；主离合器型式（状态）：摩擦片式离合器（常开）配套发动机型号规格：KM173FAD；标定功率：4.05KW；标定转速：3600r/min；起动方式：手拉反冲起动，电起动；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","700","苏农机（2019）第（0240）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1001,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","无锡华源凯马发动机有限公司","微耕机","1WG-5.7","配套功率:5.7kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×1100×1100（mm）；扶把水平（上下）调整范围：±90°（±30°）；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式（状态）：皮带张紧式（常开）；配套动力标定功率：5.7KW；额定转速：1800r/min；工作电压：12V；蓄电池型式：铅酸式；蓄电池容量：18Ah；配套培土器型式：刀片式；传动方式：链条；连接方式：挂接框；配套起垄器型式：圆形垄；起垄数量：1垄；传动方式：链条；连接方式：挂接框；配套发动机型号：KM188F；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国Ⅲ；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","700","苏农机（2019）第（0238）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1002,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BX-6","播种行数:6行;","工作行数：6行；幅宽：90～126cm；排种器型式：外槽轮式；排量调节方式：外槽轮式；开沟器型式：双圆盘式；传动机构型式：链传动","350","冀2016T—257（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1003,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","菏泽新亚机械设备有限公司","小麦播种机","2BF-6","播种行数:6行;","播种行数：6行；外形尺寸（长×宽×高）：1020mm×1630mm×960mm；结构质量（kg）：178；行距（cm）：15-26；工作幅宽（cm）：90-156；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：12；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：3；传动机构：地轮+链条；开沟器：燕尾铲式；地轮型式：平面钢轮；地轮直径（cm）：Φ34；配套动力范围（KW）：13.2-18.3。","350","2017TJ317","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1004,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-6","播种行数:6行;","1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1675mm×1670mm×1140mm；      3)行数：6行  4)行距：270mm； 5).工作幅宽：1.62m；6)排种器型式：外槽轮，数量6个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（铲式），肥（铲式） ；","350","冀2018T—193","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1005,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-6","播种行数:6行;","1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1940mm×1480mm×1163mm；      3)行数：6行  4)行距：220mm； 5).工作幅宽：1.32m；6)排种器型式：外槽轮，数量6个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；","350","冀2018T—195","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1006,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BMF-6","播种行数:6行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1860*1720*1100  整机质量（kg）： 275  \n配套动力（kw）： 18.4-22  行距（cm）： 28  \n工作宽幅（cm）： 168  排种器（形式/数量）： 外槽轮/6个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮/6个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32","350","冀2016T—274（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1007,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-6","播种行数:6行;","工作行数:6行；工作幅宽：1.32m；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；传动机构型式：链传动；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：滚笼式","350","冀2017T—094（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1008,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","小麦宽幅精少量施肥播种机","2BFJ-6","播种行数:6行;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：14.7-22.0KW,外形尺寸：1760X1150X880, 作业速度范围：1.73-2.97,作业小时生产率：0.25-0.5h㎡/h，行距270mm,工作行数：6行，工作幅宽：1.62m,排种器型式：型孔、外槽轮式，数量：6个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：3个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：64/106L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：6（种）/3（肥）个，深度调节范围：40-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,镇压器型式：镇压辊式","350","豫2018156","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1009,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","台前县金园农业机械有限公司","小麦宽幅免耕精量播种机","2BX-6","播种行数:6行;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1280*1700*1060；结构质量kg:148;行距cm:20-30;工作行数：6行；工作幅宽cm:120-180；排种器型式：外槽轮；数量6个 ；地轮型式：镇压轮；直径38cm；传动机构：链条；开沟器：扁铲式；配套动力范围：12-15KW","350","豫2015163","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1010,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","台前县金园农业机械有限公司","小麦宽幅精量施肥播种机","2BXF-6","播种行数:6行;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1460*1700*1060；结构质量kg:188;行距cm:20-30;工作行数：6行；工作幅宽cm:120-180；排种器型式：外槽轮；数量6个 ；排肥器型式：外槽轮；数量：3个；地轮型式：镇压地轮；直径38cm；传动机构：链条；开沟器：扁铲式；配套动力范围：12-15KW","350","豫2015166","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1011,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","台前县金园农业机械有限公司","小麦宽幅精量圆盘式播种机","2BMX-6Y","播种行数:6行;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1320*1700*1060；结构质量kg:180;行距cm:20-30;工作行数：6行；工作幅宽cm:120-180；排种器型式：外槽轮式；数量6个 ；地轮型式：镇压辊笼；直径38cm；传动机构：链条；开沟器：圆盘；配套动力范围：12-15KW","350","豫2015164","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1012,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BX-9","播种行数:9行;","工作行数:9行；排种器型式：外槽轮式；幅宽：144cm；开沟器型式：双圆盘式；传动机构型式：链传动","670","冀2016T—258（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1013,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物播种机","2BXP-11","播种行数:11行;","结构形式：悬挂式（与旋耕机配套）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1950×2190×1130mm；行距：175mm；工作行数：11行；工作幅宽：1952mm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：11个；种箱容积：183L；排量调节方式：螺旋调节手柄；传动机构型式：链条；覆土器型式：刮土板；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：11个；地轮型式：镇压器；地轮直径345mm；镇压器型式：栅条式镇压辊。","670","陕2018017","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1014,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物施肥播种机","2BF-10","播种行数:10行;","外形尺寸（长×宽×高）：1600×2010×1130mm、配套动力：22.1-29.4kW、工作行数：10行、工作幅宽：175cm、行距：17.5cm、传动机构形式：链传动、排种器形式：外槽轮、排种器数量：10个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：5个、开沟器形式：双圆盘、开沟器数量：10+5个、输种管形式：塑料波纹管、输肥管形式：塑料波纹管、地轮形式：镇压轮、地轮直径：34.5cm。","670","陕2016003","2020-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1015,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物播种机","2BXP-10","播种行数:10行;","结构形式：悬挂式（与旋耕机配套）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1950×2015×1130mm；行距：175mm；工作行数：10行；工作幅宽：1750mm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：10个；种箱容积：167L；排量调节方式：螺旋调节手柄；传动机构型式：链条；覆土器型式：刮土板；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：10个；地轮型式：镇压器；地轮直径345mm；镇压器型式：栅条式镇压辊。","670","陕2018017","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1016,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","西安大洋现代农业装备有限公司","谷物播种机","2B-9","播种行数:9行;","工作幅宽：1440mm;  工作行数;9行；开沟器形式：锄铲式；挂接形式：三点悬挂式。","670","陕2018007","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1017,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","西安大洋现代农业装备有限公司","谷物播种机","2B-9A","播种行数:9行;","工作幅宽：1400mm;  工作行数：9行；开沟器形式：双圆盘；挂接形式：三点悬挂式。","670","陕2018008","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1018,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","菏泽新亚机械设备有限公司","小麦宽幅播种机","2BF-9","播种行数:9行;","播种行数：9行；结构型式：三点悬挂；配套动力范围(KW)：36.1-66.1；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1450mm×2330mm×1045mm；作业速度范围(km/h)：6.1-8.3；作业小时生产率(hm2/h)：1.1-1.5；行距(mm)：200；工作幅宽(mm)：1800；排种/肥器型式：外槽轮式；排种/肥器数量(个)：18/4；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积(L)：115/115；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：地轮+链条；开沟器型式：尖铲式；开沟器数量(个)：13；开沟器深度调节范围(mm)：30-50；地轮型式：橡胶轮；地轮直径(mm)：Φ350；镇压器型式：地轮。","670","2018TJ363","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1019,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-9","播种行数:9行;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2000×1850×1130）mm，行距（150）mm，地轮型式（滚笼式）","670","冀2018T—272（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1020,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","河南沃正实业有限公司","条播机","2BJY-9","播种行数:9行;","外形尺寸（长×宽×高）：1720×2000×1020（mm）；结构质量：205kg；配套动力：14.7～22kW；行距：20cm；播种行数：9行；工作幅宽：180cm，排种器形式：外槽轮式，数量9个；地轮型式：镇压辊笼，直径：40cm，传动机构：链传动；开沟器：圆盘。","670","豫2015043","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[1021,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","河北兴华农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-9","播种行数:9行;","播种行数：9","670","2015T-058（续）","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1022,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-8","播种行数:8行;","1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1670mm×1900mm×1145mm；      3)行数：8行  4)行距：230mm； 5).工作幅宽：1.84m；6)排种器型式：外槽轮，数量8个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（铲式），肥（铲式） ；","670","冀2018T—192","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1023,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","大豆播种机","2BF-10","播种行数:10行;","型号：2BF-10；外形尺寸（长×宽×高）：1800×2450×1290mm；结构质量：268Kg；行距：20（可调）cm；工作行数：10行；工作幅宽：200cm；排种器形式：外槽轮；数量：10个；排肥器形式：外槽轮；数量：5个；传动机构形式：碎土轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：碎土轮；直径：￠34cm；配套动力范围：36.8-73.5kW；纯工作小时生产率：0.47～0.74 hm2/h；备注：每个播种器播两行","670","2016TJ451","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1024,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","山东大华机械有限公司","小麦宽苗带施肥精量播种机","2BFJ-9/5","播种行数:9行;","播种行数：9行；工作状态外形尺寸:（长×宽×高）2670×3070×1300mm;结构形式：机械式、悬挂式；行距：270mm；工作幅宽：2430mm；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；开沟器型式：双圆盘式/锄铲式；开沟器数量：9∕5个；地轮型式：圆管辐盘式；覆土器型式：刮板；镇压器型式：圆管辐盘+刮板","670","鲁T2017123","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1025,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-9","播种行数:9行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1820*1720*1100  整机质量（kg）： 270  \n配套动力（kw）： 14.7-18.4  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 135  排种器（形式/数量）： 外槽轮/9个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮/9个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32","670","冀2016T—273（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1026,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物播种机","2B-10","播种行数:10行;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×2010×1130mm；行距：175mm；工作行数：10行；工作幅宽：1750mm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：10个；种箱容积：167L；排量调节方式：螺旋调节手柄；传动机构型式：链条；覆土器型式：刮土板；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：10个；地轮型式：镇压器；地轮直径345mm；镇压器型式：栅条式镇压辊。","670","陕2018016","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1027,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","宽幅播种机","2B-7","播种行数:7行;","行距:18CM、工作行数:7行、工作幅宽:126CM、排种器形式:外槽轮式调幅、排种器数量:7个、传动机构形式:轴传动、开沟器形式:锄铲式、地轮形式:地笼、地轮直径:32CM、配套动力范围:13-23.5KW、纯工作小时生产率:0.13-0.47hm2/h","670","2016TJ116","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1028,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","宽幅播种机","2B-9","播种行数:9行;","行距:18CM、工作行数:9行、工作幅宽:162CM、排种器形式:外槽轮式调幅、排种器数量:9个、传动机构形式:轴传动、开沟器形式:锄铲式、地轮形式:地笼、地轮直径:32CM、配套动力范围:13-23.5KW、纯工作小时生产率:0.20-0.53hm2/h","670","2016TJ115","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1029,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","正阳县豫丰机械有限公司","播种机(原：精量播种机)","2BJ-7B1","播种行数:7行;","结构形式：机械式+悬挂式，外形尺寸：1700*850*820mm，配套动力：11.03-18.4kw，生产率：0.27-0.47hm2/h，作业行数：7行，作业速度：1.9-3.3km/h，行距：200mm，工作幅宽：1.4米。","670","豫2018148","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1030,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-9","播种行数:9行;","工作行数:9行；工作幅宽：1.44m；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；排种/肥器数量：9/9个；传动机构型式：链传动；开沟器型式发：双圆盘式；配套动力范围：15～20kW","670","冀2017T—095（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1031,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","小麦宽幅精少量施肥播种机","2BFJ-8","播种行数:8行;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：36.7-58.8KW,外形尺寸：2350X1150X880, 作业速度范围：2.34-3.67km/h,作业小时生产率：0.45-0.6h㎡/h，行距280mm,工作行数：8行，工作幅宽：2.24m,排种器型式：外槽轮式，数量：8个，排肥器型式：外槽轮式，数量：4个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：96/141L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲，数量：8个，深度调节范围：40-80mm，地轮型式：辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：辊式，镇压器型式：辊式","670","豫2018157","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1032,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","大豆播种机","2B-7","播种行数:7行;","型号：2B-7；外形尺寸（长×宽×高）：1650×1640×1100mm；结构质量：180Kg；行距：20（可调）cm；工作行数：7行；工作幅宽：140cm；排种器形式：外槽轮；数量：7个；传动机构形式：碎土轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：碎土轮；直径：￠34cm；配套动力范围：13.2-23.5kW；纯工作小时生产率：0.4～0.67 hm2/h；备注：每个播种器播两行","670","2016TJ452","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1033,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","现代农装科技股份有限公司","牧草精量播种机","2BMC-9","播种行数:9行;","型号名称\t\t2BMC-9型牧草精量播种机\n外形尺寸（长×宽×高）\t\t1800mm×1000mm×995mm\n结构质量\tkg\t250\n行距\tcm\t15\n工作行数\t行\t9\n工作幅宽\tcm\t135\n排种器形式\t\t微型密齿排种器\n排种器数量\t个\t9\n排肥器形式\t\t外槽轮排肥器\n排肥器数量\t个\t9\n传动机构形式\t\t地轮传动\n开沟器形式\t\t钝角锚式\n地轮形式\t\t4.00-12充气橡胶轮胎\n地轮直径\tcm\t50\n配套动力范围\tkW\t16～25","670","内蒙古2016-033","2020-12-31","非通用类","北京市",""]
[1034,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BX-12","播种行数:12行;","工作行数:12行；幅宽：180cm；排种器型式：外槽轮式；排量调节方式：变速箱；开沟器型式：双圆盘式；传动机构型式：链传动","890","冀2016T—259（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1035,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-16","播种行数:16行;","工作行数:16行；幅宽：240cm；排种器型式：外槽轮式；排肥器型式：外槽轮式；种/肥箱容积：126（种）、128（肥）L；开沟器型式：双圆盘式；传动机构型式：链传动；","890","冀2016T—262（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1036,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BX-16","播种行数:16行;","工作行数:16行；幅宽：240cm；排种器型式：外槽轮式；排量调节方式：变速箱；开沟器型式：双圆盘式；传动机构型式：链传动","890","冀2016T—261（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1037,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BX-14","播种行数:14行;","工作行数:14行；幅宽：210cm；排种器型式：外槽轮式；排量调节方式：变速箱；开沟器型式：双圆盘式","890","冀2016T—260（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1038,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物播种机","2BXP-13","播种行数:13行;","结构形式：悬挂式（与旋耕机配套）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1950×2540×1130mm；行距：175mm；工作行数：13行；工作幅宽：2275mm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：13个；种箱容积：217L；排量调节方式：螺旋调节手柄；传动机构型式：链条；覆土器型式：刮土板；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：13个；地轮型式：镇压器；地轮直径345mm；镇压器型式：栅条式镇压辊。","890","陕2018018","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1039,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物播种机","2BXP-12","播种行数:12行;","结构形式：悬挂式（与旋耕机配套）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1950×2365×1130mm；行距：175mm；工作行数：12行；工作幅宽：2100mm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：12个；种箱容积：201L；排量调节方式：螺旋调节手柄；传动机构型式：链条；覆土器型式：刮土板；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：12个；地轮型式：镇压器；地轮直径345mm；镇压器型式：栅条式镇压辊。","890","陕2018017","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1040,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物施肥播种机","2BF-12","播种行数:12行;","外形尺寸（长×宽×高）：1750×2350×1130mm、配套动力：29.4-36.8kW、工作行数：12行、工作幅宽：210cm、行距：17.5cm、传动机构形式：链传动、排种器形式：外槽轮、排种器数量：12个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：6个、开沟器形式：双圆盘、开沟器数量：12+6个、输种管形式：塑料波纹管、输肥管形式：塑料波纹管、地轮形式：镇压轮、地轮直径：34.5cm。","890","陕2016004","2020-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1041,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BX-14","播种行数:14行;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2300×2410×1130）mm，行距（140～170）mm，地轮型式（滚笼式）","890","冀2017T—128（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1042,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-12","播种行数:12行;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2200×2410×1130）mm，行距（150）mm，地轮型式（滚笼式）","890","冀2018T—273（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1043,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-16","播种行数:16行;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2250×2950×1130）mm，行距（150）mm，地轮型式（滚笼式）","890","冀2018T—274（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1044,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北兴华农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-12","播种行数:12行;","播种行数：12","890","2015T-059（续）","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1045,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行;","1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1955mm×2460mm×1170mm；      3)行数：14行  4)行距：165mm； 5).工作幅宽：2.31m；6)排种器型式：外槽轮，数量14个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；","890","冀2018T—194","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1046,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12（涵盖9、8行）行;","2BXF-12      1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1960mm×2140mm×1170mm；      3)行数：12行  4)行距：165mm； 5).工作幅宽：1.98m；6)排种器型式：外槽轮，数量12个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；          \n2BXF-9  1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1947mm×1895mm×1160mm；      3)行数：9行  4)行距：190mm； 5).工作幅宽：1.71m；6)排种器型式：外槽轮，数量9个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；   \n2BXF-8   1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1970mm×1730mm×1160mm；      3)行数：8行  4)行距：190mm； 5).工作幅宽：1.52m；6)排种器型式：外槽轮，数量8个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；","890","冀2018T—196","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1047,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","谷物精少量播种机","2BFD-12","播种行数:12行;","外形尺寸（长×宽×高）:1650×2700×1370mm;结构质量:570Kg;行距:20cm;工作行数:12行;工作幅宽：240cm;排种器型式: 外槽轮、窝眼组合式;排种器数量:12个;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：6个;地轮型式：镇压辊式;地轮直径：38cm;传动机构:链轮链条;开沟器:箭铲式;配套动力范围:36.75～58.8KW","890","豫2016135","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1048,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1900×2130×1220;结构质量（kg）：315;行距（cm）：15;工作行数：12;工作幅宽（cm）：180;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：外槽轮式;排种器数量：12;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：12;开沟器型式：双圆盘;开沟器数量：12;种子箱容积：210L;肥箱容积：210L;地轮型式：滚笼;地轮直径：360mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：轮式","890","冀2018T-096（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1049,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行;","结构尺寸（长*宽*高mm）:2100*2600*1350；整机质量（kg）:375；配套动力（kw）:36.8-58.8；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:1.0-1.2；行距（mm）:150；工作行数（行）:16；工作幅宽（m） :2.4；排种排肥器型式:外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：16/肥：16；排种排肥器驱动方式:滚笼驱动；种肥箱容积（L*个）:241/241；排量调节方式:种：档位调节+螺旋手柄/肥：螺纹手柄；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；开沟器数量（个）:种：16/肥：16；开沟器深度调节范围（mm）:200-500；地轮型式:滚笼；地轮直径（mm）:350；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","890","冀2017T—202（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1050,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1800*2450*1350；整机质量（kg）:340；配套动力（kw）:22-36.8；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.8-1.0；行距（mm）:150；工作行数（行）:14；工作幅宽（m） :2.1；排种排肥器型式:外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：14/肥：14；排种排肥器驱动方式:滚笼驱动；种肥箱容积（L*个）:225/225；排量调节方式:种：档位调节+螺旋手柄/肥：螺纹手柄；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；开沟器数量（个）:种：14/肥：14；开沟器深度调节范围（mm）:200-500；地轮型式:滚笼；地轮直径（mm）:350；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","890","冀2017T—203（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1051,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","播种机","2BFT-14","播种行数:14行;","外形尺寸（长×宽×高）\t1450×2400×1060\tmm\n结构质量\t310\tkg\n行距\t15\tcm\n工作行数\t14\t行\n工作幅宽\t210\tcm\n排种器形式\t外槽轮式\t\n排种器数量\t14\t个\n排肥器形式\t外槽轮式\t\n排肥器数量\t14\t个\n传动机构形式\t链传动\t\n开沟器形式\t双圆盘式\t\n镇压器形式\t滚笼+覆土板\t\n地轮形式\t滚笼式\t\n地轮直径\tφ32\tcm\n配套动力范围\t22.1～36.8\tkW","890","2015T-154(续)","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1052,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BFT-12","播种行数:12行;","结构型式\t三点悬挂\t\n配套动力范围\t15～37\tkW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t1400×2290×1060\tmm\n作业速度范围\t5～7\tkm/h\n作业小时生产率\t0.86～1.2\thm2/h\n行距\t175\tmm\n工作行数\t12\t行\n工作幅宽\t2.1\tm\n排种/肥器型式\t铁制外槽轮\t\n排种/肥器数量\t12\t个\n排种/肥器驱动方式\t链条\t\n种/肥箱容积\t82/97\tL\n排量调节方式\t手轮\t\n传动机构型式\t链条传动\t\n开沟器型式\t双圆盘开沟器\t\n开沟器数量\t12\t个\n开沟器深度调节范围\t20～60\tmm\n地轮型式\t滚轮式\t\n地轮直径\t320\tmm\n地轮高度调节范围\t150\tmm\n覆土器型式\t刮板\t\n镇压器型式\t滚轮","890","冀2017T—137（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1053,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BFX-18","播种行数:18行;","外形尺寸（长×宽×高）\t2250×2950×1390\tmm\n结构质量\t780\tkg\n行距\t15\tcm\n工作行数\t18\t行\n工作幅宽\t270\tcm\n排种器形式\t铁制外槽轮\t\n排种器数量\t18\t个\n排肥器形式\t外槽轮式\t\n排肥器数量\t18\t个\n传动机构形式\t链传动\t\n开沟器形式\t双轴承双圆盘式\t\n地轮形式\t橡胶充气轮胎\t\n地轮直径\t68\tcm\n配套动力范围\t40～60\tkW","890","冀2018T—266（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1054,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","江苏清淮机械有限公司","施肥播种机","2BF-14(14)","播种行数:14行;","配套动力(KW):40.4-55.1.工作幅宽(CM):210.工作行数:14行.传动机构型式为镇压辊链传动.肥料箱容积为133L,种子箱容积为116L.与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.外形尺寸(长×宽×高)(MM):2137×2460×1220.结构质量(KG):260.","890","部2015272","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1055,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","江苏清淮机械有限公司","施肥播种机","2BF-16（8）","播种行数:16行;","配套动力(KW):47.8-58.8.工作幅宽(MM):2475.施肥行数:8行,播种行数:16行.传动方式:地轮传动.肥箱容积为131L,种箱容积为131L.播种量(KG/HM2):150-450.施肥量(KG/HM2):150-900.外形尺寸(长×宽×高)(MM):2137×2760×1220.结构质量(KG):305.","890","苏农机（2017）第（0395）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1056,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","施肥播种机","2B-12","播种行数:12行;","型号：2B-12；外形尺寸（长×宽×高）：2650×900×1150mm；结构质量：280Kg；行距：20cm；工作行数：12行；工作幅宽：240cm；排种器形式：外槽轮；数量：12个；排肥器形式：外槽轮；数量：6个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：碎土轮；直径：￠34cm；配套动力范围：36.8-73.5kW；纯工作小时生产率：0.47～0.74 hm2/h；备注：每个播种器播两行","890","2017TJ192","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1057,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-14","播种行数:14行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1880*2340*1100  整机质量（kg）： 390  \n配套动力（kw）： 25.7-36.8  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 210  排种器（形式/数量）： 外槽轮/14个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮/14个  传动机构形式： 链条齿轮传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）： 滚笼/32cm","890","冀2017T—106（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1058,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-16","播种行数:16行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1970*2620*1115  整机质量（kg）： 430  \n配套动力（kw）： 36.8-51.5  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 240  排种器（形式/数量）： 外槽式/16个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽式/16个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32cm","890","冀2016T—270（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1059,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-12","播种行数:12行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1880*2020*1100  整机质量（kg）： 325  \n配套动力（kw）： 18.4-25.7  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 180  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/12个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/12个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32","890","冀2016T—271（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1060,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物播种机","2B-12","播种行数:12行;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×2350×1130mm；行距：175mm；工作行数：12行；工作幅宽：2100mm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：12个；种箱容积：201L；排量调节方式：螺旋调节手柄；传动机构型式：链条；覆土器型式：刮土板；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：12个；地轮型式：镇压器；地轮直径345mm；镇压器型式：栅条式镇压辊。","890","陕2018016","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1061,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-14","播种行数:14行;","工作行数:14行；工作幅宽：2.1m；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；排种/肥器数量：14/14个；传动机构型式：链传动；开沟器型式：双圆盘式；配套动力范围：20～35kW","890","冀2017T—097（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1062,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-12","播种行数:12行;","工作行数:12行；工作幅宽：1.8m；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；传动机构型式：链传动；开沟器型式：双圆盘式；配套动力范围：20～35kW","890","冀2017T—096（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1063,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河北兴华农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-14","播种行数:14行;","播种行数：14","890","2015T-060（续）","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1064,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","济宁博玩工贸有限公司","小麦宽苗带施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行;","规格型号：2BMF-12/6;    结构型式：机械式 悬挂式；  配套动力范围：36.8-66.2kw;\n外形尺寸：1880×2540×1150mm;   作业速度范围：3-5km/h;  作业小时生产率：0.6-1.1h㎡/h;\n行距：150-190mm；  工作行数：12行；  工作宽幅：2.28m;  排种器型式：外槽轮式；\n排种器数量：12个；  排种驱动方式：地轮驱动；  排肥器型式：外槽轮式；  排肥器数量：6个；\n排肥驱动方式：地轮驱动；  种箱容积：210L;  肥箱容积：210L;   排种调节方式：螺旋调节；\n排肥调节方式：螺旋调节；  传动机构型式：链条传动；  开沟器型式：芯铧式；  开沟器数量：18个；\n开沟深度调节范围：0-100mm;  地轮型式：铁轮；  地轮直径：380mm;\n地轮高度调节范围：0-100mm；  镇压型式：铁轮；","890","部20180757","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1065,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","谷物精少量施肥播种机","2BFD-12","播种行数:12行;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：36.8-58.8KW,外形尺寸：1570X2400X1130, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：1.3-1.6h㎡/h，行距170mm,工作行数：12行，工作幅宽：2.04m,排种器型式：外槽轮式，数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，数量：6个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：201/174L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式圆盘，数量：12个，深度调节范围：40-80mm，地轮型式：辊式，直径:300mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：辊式，镇压器型式：辊式","890","豫2017188","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1066,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","谷物精少量播种机","2BFD-18","播种行数:18行;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：51.4-58.8KW,外形尺寸：3080X1500X1100, 作业速度范围：7.97-8.67,作业小时生产率：2.3-2.5h㎡/h，行距160mm,工作行数：18行，工作幅宽：2.88m,排种器型式：细齿、窝眼轮组合式，数量：18个，排肥器型式：外槽轮式，数量：9个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：301/261L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：圆盘式，数量：18（种）/9（肥）个，深度调节范围：40-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:300mm,高度调节范围：30-50mm,镇压器型式：镇压辊式","890","豫2018159","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1067,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","谷物精少量播种机","2BFD-16","播种行数:16行;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：44.1-58.8KW,外形尺寸：2860X1500X1100, 作业速度范围：7.8-8.97,作业小时生产率：3.0-2.3h㎡/h，行距160mm,工作行数：16行，工作幅宽：2.56m,排种器型式：细齿、窝眼轮组合式，数量：16个，排肥器型式：外槽轮式，数量：8个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：268/232L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：圆盘式，数量：16（种）/8（肥）个，深度调节范围：40-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:300mm,高度调节范围：30-50mm,镇压器型式：镇压辊式","890","豫2018158","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1068,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","现代农装科技股份有限公司","牧草精量播种机","2BMC-12","播种行数:12行;","开沟器形式\t\t钝角锚式\n地轮形式\t\t4.00-12充气橡胶轮胎\n地轮直径\tcm\tΦ50\n配套动力范围\tkW\t16～30\n型号名称\t\t2BMC-12型牧草精量播种机\n外形尺寸（长×宽×高）\t\t2230mm×1000mm×990 mm\n结构质量\tkg\t330\n行距\tcm\t15\n工作行数\t行\t12\n工作幅宽\tcm\t180\n排种器形式\t\t微型密齿排种器\n排种器数量\t个\t12\n排肥器形式\t\t外槽轮排肥器\n排肥器数量\t个\t12\n传动机构形式\t\t地轮传动","890","内蒙古2016-034","2020-12-31","非通用类","北京市",""]
[1069,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-20","播种行数:20行;","工作行数:20行；工作幅宽：300cm；排种器 形式：滚齿式；排肥器 形式：外槽轮式；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：双圆盘式","4400","冀2016T—084","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1070,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BX-20","播种行数:20行;","工作状态外形尺寸长×宽×高（1890×4400×1650）mm，行距（150～180）mm，地轮型式（充气轮胎）","4400","冀2017T—127（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1071,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","河北兴华农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-19","播种行数:19行;","播种行数：19","4400","冀2018T—248（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1072,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-24","播种行数:24行;","外形尺寸（长×宽×高）\t3930×4350×1660\tmm\n结构质量\t1450\tkg\n配套动力范围:40.4-88.2kw\n作业速度范围:6-10km/h\n行距\t15\tcm\n工作行数\t24\t行\n工作幅宽\t360\tcm\n种/肥箱容积：615/570L\n排种器形式\t铁制外槽轮\t\n排种器数量\t24\t个\n排肥器形式\t铁制外槽轮\t\n排肥器数量\t24\t个\n传动机构形式\t链传动\t\n开沟器形式\t双轴承双圆盘式\t\n地轮形式\t橡胶充气轮胎\t\n地轮直径\t95\tcm\n配套动力范围\t40.4-88.2kw","4400","冀2018T—265（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1073,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","牧草播种机","2BMY-24","播种行数:24行;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t3760mm×7360mm×1660mm\t\n结构质量\t1450\tkg\n行距\t15\tcm\n工作行数\t24\t行\n工作幅宽\t360\tcm\n排种器形式\t外槽轮\t\n排种器数量\t24\t个\n排肥器形式\t外槽轮\t\n排肥器数量\t24\t个\n传动机构形式\t链条传动\t\n开沟器形式\t双圆盘\t\n地轮形式\t橡胶充气轮胎\t\n地轮直径\tΦ95\tcm\n配套动力范围\t53～88.2\tkW","4400","内蒙古2017-025","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1074,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-24","播种行数:24行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 3390*4200*1370  整机质量（kg）： 1230  \n配套动力（kw）： 58.8-66.2  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 360  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/24个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/24个  传动机构形式： 链条齿轮传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）： 充气轮胎/72","4400","冀2017T—107（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1075,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦播种机","2BMF-20","播种行数:20行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 2500*3300*1540  整机质量（kg）： 1100  \n配套动力（kw）： 51.5-66.2  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 300  排种器（形式/数量）： 多槽轮式/20个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/20个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  镇压器形式： 轮式  \n地轮（形式/直径）： 充气轮胎/φ66  播种行数（行）： 20","4400","2015T—064","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1076,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BFY-28","播种行数:28行;","结构型式\t牵引式\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t3760×7960×1660\tmm\n幅宽\t420\tcm\n工作行数\t28\t行\n行距\t15\tcm\n排种器型式\t铁制外槽轮\t\n排种器数量\t28\t个\n排肥器型式\t铁制外槽轮\t\n排肥器数量\t28\t个\n种/肥箱结构型式\t可拆解整体式\t\n种/肥箱容积\t480/500\tL\n排量调节方式\t螺纹调节\t\n开沟器型式\t双轴承双圆盘式\t\n传动机构型式\t链条传动\t\n地轮型式\t橡胶充气轮胎\t\n地轮直径\t92\tcm","6600","冀2016T—054（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1077,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-28","播种行数:28行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 2460*4500*1530  整机质量（kg）： 1590  \n配套动力（kw）： 66.2-73.5  行距（cm）： 15  \n工作宽幅（cm）： 420  排种器（形式/数量）： 铁制外槽轮/28个  \n排肥器（形式/数量）： 铁制外槽轮/28个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  镇压器形式： 轮式  \n地轮（形式/直径）： 充气轮胎/60","6600","冀2018T-140（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[1078,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦播种机","2BMF-25","播种行数:25行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 2500*4130*1540  整机质量（kg）： 1320  \n配套动力（kw）： 58.5-66.2  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 375  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/25个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/25个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）:： 充气轮胎/66cm  \n镇压器形式： 轮式","6600","2015T—063","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1079,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-36","播种行数:36行;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 3850*6850*1460  整机质量（kg）： 1910  \n配套动力（kw）： 66.2-73.5  行距（cm）： 15（可调）  \n工作幅宽（cm）： 540  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/36个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/36个  传动机构形式： 链条、链轮  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）： 充气橡胶轮胎/70cm","6600","冀2016T—272（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[1080,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","条播机","2B-28(Pronto 4DC）","播种行数:28行;","工作幅宽:4000mm","6600","黑垦鉴2017083","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[1081,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","排种器形式：勺轮式；播种行数：3行；型号：2BYCF-3;外形尺寸1600*1600*1220mm；结构质量：250kg；行距50-60cm；工作幅宽：150-180cm；排种器数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：3个；传动机构形式;链传动+轴传动；开沟器形式：铲式；地轮形式：胶轮；地轮直径：39cm;配套动力14.7-29.4kW；","560","冀2016T—093","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1082,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","排种器形式：勺轮式；播种行数：2行；型号：2BYCF-2;外形尺寸1600*1250*1220mm；结构质量：180kg；行距50-70cm；工作幅宽：100-140cm；排种器数量：2个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：2个；传动机构形式;链传动+轴传动；开沟器形式：铲式；地轮形式：胶轮；地轮直径：39cm;配套动力14.7-18.4kW；","560","冀2016T—092","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1083,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","勺轮式玉米精量播种机","2BYSF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","工作行数:2行；排种/肥器型式：勺轮式/外槽轮式；工作幅宽：1.06～1.56m；配套动力范围：11.0～22.1kW；","560","冀2018T—031（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1084,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","勺轮式玉米精量播种机","2BYSF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","工作行数:3行；排种/肥器型式：勺轮式/外槽轮式；排量调节方式：种：变速箱、肥：螺纹式；工作幅宽：1.59～2.04m；传动机构型式：轴、链传动","560","冀2018T—030（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1085,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸长*宽*高（1500×1250×1100）mm，行距（50～70）cm，地轮型式（胶轮）","560","2015T—166(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1086,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","外行尺寸长×宽×高（1500×1700×1100）mm，行距（50～60）cm，地轮型式（胶轮）","560","2015T—167(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1087,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1500×1250×1070㎜结构质量：150㎏，行距：500-700㎜，工作行数：2行，工作幅宽：1000-1400㎜，排种器形式：勺轮式，数量2个，排肥器形式：外槽轮2个，传动机构形式：轴传动﹢链传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：橡胶轮胎，直径380㎜","560","2015T—016(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1088,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北兴华农业机械有限公司","玉米精播机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","播种行数：3","560","2015T-020（续）","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1089,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","型号:2BYF-2,外形尺寸(MM):1520*1240*990,结构质量(KG):132,行距(CM):50-80,工作行数:2,工作幅宽(CM):100-160,排种器形式:仓转舀勺联体式,排种器数量:2,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:2,传动机构形式:链、齿传动,开沟器形式:锄铲式,地轮形式:实心胶轮,地轮直径(CM):39,配套动力范围(KW):11-22","560","冀2017T—117（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1090,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","型号:2BYF-3,外形尺寸(MM):1600*1530*1000,结构质量(KG):200,行距(CM):45-60,工作行数:3,工作幅宽(CM):135-180,排种器形式:仓转舀勺联体式,排种器数量:3,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:3,传动机构形式:链传动,开沟器形式:铲式,地轮形式:胶轮,地轮直径(CM):40,防堵工作部件形式:防缠棍,配套动力范围(KW):11-22","560","冀2018T—246（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1091,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","1结构型式：机械式、悬挂式； 2.)外形尺寸（长×宽×高）： 1500mm×1340mm×1120mm；      3)行数：2行； 4)行距：500mm～650mm；   5)工作幅宽：1.00m～1.30m；  6)排种器形式：仓转舀勺联体式；        7)传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：铲式；","560","冀2018T-055（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1092,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BFH-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸（长×宽×高）:1200×1450×980mm;结构质量:120Kg;行距:20～25cm;工作行数:2行;工作幅宽：100cm;排种器型式:型孔轮;排种器数量:2个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：1个;地轮型式：轮幅式;地轮直径：40cm;传动机构:链轮链条;开沟器:箭铲式;配套动力范围:13.2～18.3KW","560","豫2016049","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1093,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1650*1700*1100；整机质量（kg）:192；配套动力（kw）:11-22；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.26-0.33；行距（mm）:400-600；工作行数（行）:3；工作幅宽（m） :1.2-1.8；排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：3/肥：3；排种排肥器驱动方式:地轮驱动；种肥箱容积（L*个）:8*3/170；排量调节方式:种：档位调节/肥：螺纹手柄；传动机构型式:轴传动+链传动；开沟器型式:靴脚式；开沟器数量（个）:种：3/肥：3；开沟器深度调节范围（mm）:0-120；地轮型式:胶轮；地轮直径（mm）:380；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","560","冀2017T—200（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1094,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1650*1270*1100；整机质量（kg）:138；配套动力（kw）:11-22；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.3；行距（mm）:400-900；工作行数（行）:2；工作幅宽（m） :0.8-1.8；排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：2/肥：2；排种排肥器驱动方式:地轮驱动；种肥箱容积（L*个）:8*2/130；排量调节方式:种：档位调节/肥：螺纹手柄；传动机构型式:轴传动+链传动；开沟器型式:靴脚式；开沟器数量（个）:种：2/肥：2；开沟器深度调节范围（mm）:0-120；地轮型式:胶轮；地轮直径（mm）:380；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","560","冀2017T—201（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1095,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1150×1130；行距（mm）：580～620；工作行数（行）：2工作幅宽（mm）：1200；排种器型式：勺盘式；排种器数量（个）：2；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：2；种箱容积（L）：8×2；肥箱容积（L）：55；排量调节方式：齿轮变速箱/螺纹调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：铲式；开沟器数量（个）：2；地轮型式：橡胶轮；地轮直径(mm)：400；覆土器型式：马蹄形；镇压器型式：地轮","560","鲁T2017106","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1096,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","精量花生播种机","2BH-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸:1300x1100x980,结构质量:116kg,行距:23、48cm(宽窄行),工作行数:2行,排种器型式:转仓式,排种器数量:2个,配套动力:13-20.5kW][传动机构:链轮链条,开沟器:靴式,工作幅宽:710mm,排肥器型式:外槽轮,地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm","560","豫2015016","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1097,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1680×1130；行距（mm）：580～620；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1800；排种器型式：勺盘式；排种器数量（个）：3；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：3；种箱容积（L）：8×3；肥箱容积（L）：85；排量调节方式：齿轮变速箱/螺纹调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：铲式；开沟器数量（个）：3；地轮型式：橡胶轮；地轮直径(mm)：400；覆土器型式：马蹄形；镇压器型式：地轮","560","鲁T2017107","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1098,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","玉米免耕精位穴播机","2BYXF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1520*1100*1000  整机质量（kg）： 130  \n配套动力（kw）： 8.8-13.2  行距（cm）： 62  \n工作幅宽（cm）： 124  排种器（形式/数量）： 勺轮式/2个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/2个  传动机构形式： 链条齿轮传动  \n开沟器形式： 锄铲式  地轮（形式/直径）： 实心橡胶轮/40cm","560","冀2017T—103（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1099,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1480*1660*1010  整机质量（kg）： 200  \n配套动力（kw）： 14.7-25.7  行距（cm）： 50-60  \n工作幅宽（cm）： 150-180  排种器（形式/数量）： 指夹式/3个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/3个  传动机构形式： 链传动+轴传动  \n开沟器形式： 锄铲式  地轮（形式/直径）： 橡胶轮胎/φ40  \n播种行数（行）： 3  排种器形式： 精量播种器","560","2015T—066","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1100,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJFK-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1560×1230×1280mm；行距： 700mm；工作行数：2行；工作幅宽：1400mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；种箱容积：9×2L；肥箱容积：104L；排量调节方式：种：数控、肥：数控＋螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋电机；开沟器型式：种芯铧式、肥：锄铲式；开沟器数量：2＋2个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","560","陕2019020","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1101,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJFK-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1610×1750×1260mm；行距： 700mm；工作行数：3行；工作幅宽：2100mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；种箱容积：9×3L；肥箱容积：150L；排量调节方式：种：数控、肥：数控＋螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋电机；开沟器型式：种芯铧式、肥：锄铲式；开沟器数量：3＋3个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","560","陕2019024","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1102,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1500×1650×1070㎜结构质量：205㎏，行距：500-600㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1500-1800㎜，排种器形式：勺轮式，数量3个，排肥器形式：外槽轮3个，传动机构形式：轴传动﹢链传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：橡胶轮胎，直径380㎜","560","2015T—015(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1103,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围：11-22kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1660×1150㎜，整机质量：185kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.26～0.33h㎡/h，行距：450～600㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1.35～1.8m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：3个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：3个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×3/195L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种3个、施肥3个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","560","冀2017T—174（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1104,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围：11-22kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1460×1280×1150㎜，整机质量：130kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.3h㎡/h，行距：450～700㎜，工作行数：2行，工作幅宽：0.9～1.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：2个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：2个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×2/140L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种2个、施肥2个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","560","冀2017T—175（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1105,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：8.8-13.2KW,外形尺寸：1590X1350X1190, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.2-0.3h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：2行，工作幅宽：0.9-1.36m,排种器型式：勺轮式，数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，数量：2个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：16/129L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：2个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：胶轮，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：拉板式，镇压器型式：胶轮","560","豫2017181","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1106,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","型号：2BYF-3；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1400×1130mm；结构质量：210Kg；行距：70cm；工作行数：3行；工作幅宽：210cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；数量：3个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：13.2-23.5kW","560","2017TJ188","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1107,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","型号：2BYF-2；外形尺寸（长×宽×高）：1100×1400×1130mm；结构质量：160Kg；行距：70cm；工作行数：2行；工作幅宽：140cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：2个；排肥器形式：外槽轮式；数量：2个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：13.2-23.5kW","560","2017TJ187","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1108,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：,11 -18.4KW,外形尺寸：1590X1970X1190, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.3-0.45h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：3行，工作幅宽：1.35-2.04m,排种器型式：勺轮式，数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，数量：3个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：24/163L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：3个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：胶轮，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：拉板式，镇压器型式：胶轮","560","豫2017182","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1109,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","排种器形式：勺轮式；播种行数：4行；型号：2BYCF-4;外形尺寸1600*2100*1220mm；结构质量：330kg；行距50-60cm；排种器数量：4个；工作幅宽：200-240cm；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；传动机构形式;链传动+轴传动；开沟器形式：铲式；地轮形式：胶轮；地轮直径：39cm;配套动力25.7-58.8kW；","1200","冀2016T—094","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1110,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","勺轮式玉米精量播种机","2BYSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","工作行数：4行；排种器型式：勺轮式；工作幅宽：240cm；传动机构型式：锥齿轮+链条；排肥器型式：外槽轮；配套动力范围：18.3～29.4kW","1200","部2015309","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1111,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×2350mm×1100mm；配套动力（KW）：≥35.3（轮式拖拉机）；结构质量（kg）：310；行距（cm）：64；粒距（cm）：10，13，16,19,22,25,28,31；种肥间距（cm）：≥3；工作幅宽（cm）：256；传动机构：传动轴、齿轮、链条；排种器数量（个）：4；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量（个）：4；开沟器形式：尖铲式；开沟器数量（个）：4（种）+4（肥）；地轮形式：平面胶轮；地轮直径（cm）：Φ39；生产率（hm2/h）:≥0.3。","1200","部20153007","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1112,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸长×宽×高（1500×2300×1100）mm，行距（50～60）cm，地轮型式（胶轮）","1200","2015T—168(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1113,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南金土地农业装备有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸：1920*1750*950mm，结构质量：168kg，行距：28-32CM，工作行数：4行，工作幅宽：1650-1980mm，配套动力：18.7-2.1kw。","1200","豫2015003","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1114,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市振华农具有限公司","仿型精密播种机","2BYFSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","型号：2BYFSF-4,外形尺寸（MM）：1750*2150*1020，结构质量（KG）：310，行距（CM）：45-58，工作行数：4，工作幅宽（CM）:135-174，排种器形式：仓转舀勺联体式，排种器数量：4，排肥器形式：外槽轮式，排肥器数量：4.传动机构形式：链、齿传动，开沟器形式：锄铲式，地轮形式：实心胶轮，地轮直径（CM）：40，防堵工作部件形式：转辊式。","1200","冀2017T—116（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1115,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","型号:2BYF-4,外形尺寸(MM):1520*2140*1010,结构质量(KG):246,行距(CM):45-58,工作行数:4,工作幅宽(CM):180-232,排种器形式:仓转舀勺联体式,排种器数量:4,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:4,传动机构形式:链传动,开沟器形式:铲式,地轮形式:胶轮,地轮直径(CM):40,防堵工作部件形式:防缠棍,配套动力范围(KW):22-36.8","1200","冀2017T—118（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1116,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","型号规格:2BYF-5,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):36.8-92,工作状态外形尺寸(MM):1600*2730*1170,作业速度范围(KM/H):3-6,作业小时生产率(HM2/H):0.4-1.0,行距(MM):45-60,工作行数:5,工作幅宽(M):2.25-3.00,排种器形式:勺轮式,排种器数量:5,排种器驱动方式:轴传动+链传动,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:5,排肥器驱动方式:轴传动,种/肥箱容积(L):8*5/280,排量调节方式:种:机械式肥:手轮式,开沟器形式:铲式,开沟器数量:5,开沟器深度调节范围(MM):30-150,地轮形式:实心橡胶轮,地轮直径(MM):390,地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:实心橡胶轮.","1200","冀2016T—394","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1117,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BCYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","排种器型式：勺盘式；播种行数4行;外形尺寸：1550×2540×1100mm；配套动力：14.7～22.1kW；播种行数：4行；播幅宽度：2400mm；开沟器形式：尖铲式","1200","部20171368","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1118,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","1)整机质量：235kg；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1400mm×2000mm×1000mm；      3)行数：4行；                4)行距：40cm～56cm；         5)工作幅宽：120cm～168cm；     6)排种器形式：仓转舀勺联体式；        7)传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：尖角式；      9)配套动力功率：21～36.8kW；","1200","部20152065","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1119,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","1)整机质量：350kg；2)外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×2500mm×1000mm；3)行数：5行；                4)行距：40cm～56cm；  5)工作幅宽：160cm～224cm； 6)排种器形式：仓转舀勺联体式； 7)传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：尖角式；  9)配套动力功率：22～36.8kW；","1200","部20152064","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1120,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BFH-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸（长×宽×高）:1650×1720×980mm;结构质量:230Kg;行距: 20～25cm;工作行数:4行;工作幅宽：140cm;排种器型式:型孔轮;排种器数量:4个;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：2个;地轮型式：轮辐式;地轮直径：40cm;传动机构:链轮链条;开沟器:箭铲式;配套动力范围:18.3～29.4KW","1200","豫2016050","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1121,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1550*2850*1100；整机质量（kg）:365；配套动力（kw）:36.8-73.5；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.4-1.0；行距（mm）:400-600；工作行数（行）:5；工作幅宽（m） :2.0-3.0；排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：5/肥：5；排种排肥器驱动方式:地轮驱动；种肥箱容积（L*个）:8*5/300；排量调节方式:种：档位调节/肥：螺纹手柄；传动机构型式:轴传动+链传动；开沟器型式:靴脚式；开沟器数量（个）:种：5/肥：5；开沟器深度调节范围（mm）:0-120；地轮型式:胶轮；地轮直径（mm）:380；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","1200","冀2017T—199（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1122,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","结构型式：机械式；悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×2395×1130；行距（mm）600：工作行数(行)：4；工作幅宽（m）：2.4；排种器型式：勺盘式；排种器数量（个）：4；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量（个）：4；种/肥箱容积（L）：7/152；排量调节方式：手柄螺纹；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：铲式；开沟器数量（个）：4；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：390；覆土器型式：马蹄型；镇压器型式：地轮","1200","部20170053","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1123,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","配套动力22-36.8kw。主要参数：外形尺寸：1500×2150×1070㎜结构质量：280㎏，行距：500-600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2000-2400㎜，排种器形式：勺轮式，数量4个，排肥器形式：外槽轮4个，传动机构形式：轴传动﹢链传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：橡胶轮胎，直径380㎜","1200","2015T—014(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1124,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","精量花生播种机","2BH-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸:1320x1660x980,结构质量:181kg,行距:23、48cm(宽窄行),工作行数:4行,排种器型式:转仓式,排种器数量:4个,排肥器：外槽轮，排肥器数量2个，配套动力:22-36kW][传动机构:链轮链条,开沟器:靴式,工作幅宽:1420mm,地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm","1200","豫2015017","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1125,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围：22.1-36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1570×2140×1180㎜，结构质量：284kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2～2.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/195L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","1200","冀2017T—052","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1126,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构质量：368kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","1200","冀2017T—051","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1127,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1530*2230*1000  整机质量（kg）： 280\n配套动力（kw）： 25.7-36.8  行距（cm）： 50-60\n工作行数： 4  工作幅宽（cm）： 200-240\n型号： 2BYZF-4  排种器(形式/数量)： 指夹式/4个\n-排肥器（形式/数量）： 外槽轮/4个  传动机构形式： 链传动与齿轮传动\n开沟器形式： 锄铲式  地轮形式： 胶轮\n地轮直径： 40cm  防堵工作部件形式： 防缠辊","1200","冀2018T-141（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1128,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","玉米免耕精位穴播机","2BYXF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1520*2510*1000  整机质量（kg）： 350  \n配套动力（kw）： 25.7-51.5  行距（cm）： 50  \n工作行数： 5  工作播幅（cm）： 250  \n排种器（形式/数量）： 勺轮式/5个  排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/5个  \n传动机构形式： 链条齿轮传动  开沟器形式： 锄铲式  \n地轮（形式/直径）： 实心橡胶轮/40cm","1200","冀2017T—104（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1129,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式（与旋耕机配套）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1730×2240×1300mm；行距：600mm；工作行数：4行；工作幅宽：2400mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；种箱容积：9×4L；肥箱容积：74×2L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：芯铧式；开沟器数量：4个；地轮型式：辐条式刚性轮；地轮直径：470mm；镇压器型式：地轮。","1200","陕2018015","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[1130,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJFZ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1430×2350×1200mm；行距： 640mm；工作行数：4行；工作幅宽：2560mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：42个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；种箱容积：8×4L；肥箱容积：74×2L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：种芯铧式、肥：锄铲式；开沟器数量：4＋4个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","1200","陕2019019","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1131,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJFK-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1610×2450×1260mm；行距： 700mm；工作行数：4行；工作幅宽：2800mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；种箱容积：9×4L；肥箱容积：74×2L；排量调节方式：种：数控、肥：数控＋螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋电机；开沟器型式：种芯铧式、肥：锄铲式；开沟器数量：4＋4个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","1200","陕2019021","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1132,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕大豆精量施肥播种机","2BDF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","行距:350MM 工作行数:4行 工作幅宽:1400MM  排种器型式:内充型孔轮式  排种器数量:4个  排肥器型式:外槽轮式  排肥器数量:2个  种肥箱容积:32/100L  排量调节方式:手柄调节  传动机构形式:轴传动+链条传动  开沟器形式:立刀式(防缠管)  开沟器数量:6个  地轮形式:地笼地轮直径:330MM  配套动力范围:13-23.5KW  作业速度范围:3-8Km/h  作业小时生产率:0.20-0.53hm2/h","1200","2018TJ087","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1133,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","正阳县富田农机设备有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","外型尺寸：1920*1750*950mm，结构质量：168kg，行距：28-32CM，工作行数：4行，工作幅宽：1650-1980mm，传动机构：链条，开沟器：箭铲，配套动力范围：18.7-22.1kw。","1200","豫2015005","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1134,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","结构质量kg：310；行距cm：45～60；工作行数：4；工作幅宽cm：180；排种器型式：圆毛刷窝眼轮式；排种器数量：4；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：4；传动机构：链条传动；开沟器型式：双圆盘；地轮型式：镇压滚筒；地轮直径mm：375；配套动力范围kW：55.1；种/肥箱结构型式：种箱单体/肥箱整体；种/肥箱容积L：7/157；排量调节方式：种箱变速箱，肥箱螺纹。","1200","晋201605","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[1135,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","正阳县豫丰机械有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸：1920*1750*950mm，结构质量：168kg，行距：28-32CM，工作行数：4行，工作幅宽：1650-1980mm，配套动力：18.7-22.1kw。","1200","豫2015004","2019-05-17","通用类","河南省",""]
[1136,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围：22-36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2160×1150㎜，整机质量：260kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～0.5h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2～2.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×4/260L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种4个、施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","1200","冀2017T—173（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1137,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","花生起垄施肥播种机","2BFH-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力范围：22.1-29.4KW,外形尺寸：1700X1480X1080，作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.2-0.3h㎡/h，工作行数：4行，行距：200-250，工作幅宽：0.8-1m,排种器型式：型孔轮式，数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，数量：2个，驱动方式：地轮驱动,传动型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：4个，起垄器型式：犁铲式，数量:2个，地轮型式;轮幅式，地轮直径：500mm,覆土器型式：犁铲，镇压器型式：辊式","1200","豫2017185","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1138,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（1540×2900×1160）mm，行距（450～650）mm，地轮型式（胶轮）","1200","冀2017T—129（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1139,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1460*2400*1080；结构质量kg:235;行距cm:60-90;工作行数：4行；工作幅宽cm:240-360；排种器型式：勺轮式；数量4个 ；排肥器型式：外槽轮；数量4个；地轮型式：胶轮；直径40cm；传动机构：链条；开沟器：扁铲式；配套动力范围：30-48KW","1200","豫2015165","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1140,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","型号：2BYF-5；外形尺寸（长×宽×高）：2900×1400×1130mm；结构质量：360Kg；行距：70cm；工作行数：5行；工作幅宽：350cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：5个；排肥器形式：外槽轮式；数量：5个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：55.1-73.5kW","1200","2017TJ190","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1141,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","型号：2BYF-4；外形尺寸（长×宽×高）：2300×1400×1130mm；结构质量：285Kg；行距：70cm；工作行数：4行；工作幅宽：280cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；数量：4个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：36.8-66.2kW","1200","2017TJ189","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1142,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北兴华农业机械有限公司","玉米精播机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","播种行数：4","1200","2015T-021（续）","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1143,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：18.4 -29.4KW,外形尺寸：1590X2400X1190, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.4-0.6h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：4行，工作幅宽：1.8-2.72m,排种器型式：勺轮式，数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，数量：4个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：32/238L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：4个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：胶轮，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：拉板式，镇压器型式：胶轮","1200","豫2017183","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1144,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南沃正实业有限公司","同步施肥水稻旱穴播机","2BDH-10","播种行数:10行;是否精量播种:否 ;","型号规格：2BDH-10，结构型式：机械式+悬挂式，配套动力：36.8～51.45kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2180×2480×1130（mm）；作业速度范围：2.5～3.0（km/h），作业小时生产率：0.4～0.53h㎡/h，行距：200mm；工作行数：10行；工作幅宽：2m；排种/肥器型式：窝眼式/外槽轮；数量10/5个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：14×10/140（L）；排量调节方式：挡位（种）/丝杆（肥）；传动机构型式：地轮驱动；开沟器型式：圆盘式/箭铲式（种/肥）；数量：10/5（种/肥）；深度调节范围：10～30/80～120（种/肥）mm；地轮型式：橡胶轮胎；直径：400mm；镇压器型式：轮式镇压（橡胶轮）。","1400","豫2018067","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1145,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYF-6","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","型号:2BYF-6,外形尺寸(MM):1600*3400*1190,结构质量(KG):486,行距(CM):45-60,工作行数:6,工作幅宽(CM):240-360,排种器形式:勺轮式,排种器数量:6,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:6,传动机构形式:链传动+轴传动,开沟器形式:铲式,地轮形式:橡胶轮胎,地轮直径(CM):40,配套动力范围(KW):58.8-88.2","1400","冀2016T—090","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1146,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕大豆精量施肥播种机","2BDF-6","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围:38-77KW、工作状态外形尺寸(长*宽*高):1500*2500*1100MM、作业速度范围:3-10KM/h、作业小时生产率:0.53-1.0hm2/h、行距:360(可调)mm、工作行数:6行、工作幅宽:2.16m、排种/肥器型式:内充型孔轮式/外槽轮式、排种/肥器数量:6/3个、排种/肥器驱动方式；地轮驱动、种/肥箱容积:48/180L、排量调节方式:手柄调节、传动机构型式:轴传动+链传动、开沟器型式:立刀式(防缠管)、开沟器数量:9个、开沟器深度调节:30-80mm地轮型式:地笼、地轮直径:330mm、地轮高度调节范围:30-100mm","1400","2018TJ088","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1147,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-6","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","配套动力范围（kW）：36.8～73.5；外形尺寸（工作状态，长宽×高)mm：1550×3450×1100；结构质量（kg）：435；行距（cm）：40～60；；工作行数：6；工作幅宽（cm）：240～360；传动机构型式：轴传动+链传动；排种器型式：仓转舀勺联体式；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：6；开沟器型式：靴脚式；开沟器数量：种：6肥：6；种子箱容积：8×6L；肥箱容积：170×2L（如果有）；地轮型式：胶轮；地轮直径：380mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：地轮","1400","冀2017T—198（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1148,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","开封市富农机械装备有限公司","穴播机","2BS-6","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","结构型式：三点悬挂式；配套动力范围（kW）：20-40；工作行数：6；工作幅宽（m）：1.15；播种型式：勺式漏槽式","1400","鄂2018163","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1149,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","石家庄农业机械股份有限公司","玉米播种机","2BFY-6A","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","外形尺寸（长×宽×高）\t1715×1585×1410\tmm\n结构质量\t920\tkg\n行距\t650～850\tmm\n工作行数\t6\t行\n工作幅宽\t510\tcm\n排种器形式\t窝眼式\t\n排种器数量\t6\t个\n排肥器形式\t外槽轮式\t\n排肥器数量\t6\t个\n传动机构形式\t链轮传动\t\n开沟器形式\t圆盘式\t\n地轮形式\t橡胶轮胎\t\n地轮直径\tφ56\tcm\n配套动力范围\t52.4～73\tkW","1400","部20151513","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1150,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","玉米免耕精位穴播机","2BYXF-6","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1530*3400*1000  整机质量（kg）： 410  \n配套动力（kw）： 36.8-51.5  行距（cm）： 59  \n工作行数： 6  工作播幅(cm)： 354  \n排种器（形式/数量）： 勺轮式/6个  排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/6个  \n传动机构形式： 链条齿轮传动  开沟器形式： 锄铲式  \n地轮（形式/直径）： 实心橡胶轮/40cm","1400","冀2017T—105（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1151,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","穴播机","2BF-6A","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","工作行数：6行；行距：500mm；工作幅宽：3m；排种器型式：型孔轮式；排肥器型式：外槽轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1520×2860×1220mm；播种开沟器型式：双圆盘式；施肥开沟器型式：锄铲式；镇压器型式：笼式镇压辊。","1400","鄂2019113","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1152,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","穴播机","2BF-6B","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","工作行数：6行；行距：450mm；工作幅宽：2.7m；排种器型式：型孔轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1520×2670×1220mm；镇压器型式：笼式镇压辊。","1400","鄂2019114","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1153,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","花生施肥穴播机","2BFH-8","播种行数:8行;是否精量播种:否 ;","播种行数：8行，外型尺寸:2400X1600X980mm,结构质量：330Kg,行距：24-28cm,工作幅宽:220cm,排种器型式：勺轮式，数量：8个，排肥器型式：外槽轮式，数量：4个，地轮型式：笼式镇压辊，地轮直径：36cm,传动机构：链轮链条，开沟器：圆盘式，配套动力：36.5-58.8Kw","1400","豫2016048","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1154,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYCF-6","播种行数:6行;是否精量播种:否 ;","工作状态外行尺寸长×宽×高（2100×3500×1260）mm，行距（450～650）mm，地轮型式（胶轮）","1400","冀2017T—130（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1155,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYJF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：18.3～29.4kW；工作行数：3行；工作幅宽：1.59～2.04m；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；传动机构型式：传动轴、链条","930","冀2018T—033（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1156,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYJF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","工作行数:2行；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排量调节方式：种：变速箱、肥：螺纹式；传动机构型式：传动轴、链条；配套动力范围：14.7～18.3kW","930","冀2018T—034（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1157,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","排种器形式：精量排种器；播种行数：2行；结构型式：三点悬挂；配套动力范围(KW)：8.8-13.2；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1440mm×1300mm×1080mm；作业速度范围(km/h)：1.67-2.5；作业小时生产率(hm2/h)：0.2-0.3；行距(mm)：600；工作幅宽(mm)：1200；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排种/肥器数量(个)：2/2；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积(L)：8×2/18；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链条、齿轮、链轮；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量(个)：2(种)+2(肥)；开沟器深度调节范围(mm)：60-80；地轮型式：平面胶轮；地轮直径(mm)：Φ385；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：地轮。","930","2018TJ402","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1158,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","排种器形式：精量排种器；播种行数：3行；结构型式：三点悬挂；配套动力范围（kw）：11-22；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×1700mm×1080mm；作业速度范围（km/h）：1.67-2.22；作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.4；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1800；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排种/肥器数量（个）：3/3；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8×3/27；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链条、齿轮、链轮；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：3（种）+3（肥）；开沟器深度调节范围（mm）：60-80；地轮型式：平面胶轮；地轮直径（mm）：Φ385；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：地轮。","930","2018TJ403","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1159,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（1500×1250×1122）mm，行距（500～700）mm，地轮型式（胶轮）","930","冀2018T—256（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1160,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（1500×1650×1122）mm，行距（500～600）mm，地轮型式（胶轮）","930","冀2018T—257（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1161,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","河北兴华农业机械有限公司","指夹式玉米免耕播种机","2BYMF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","播种行数：3，排种器形式：指夹式","930","冀2018T—250（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1162,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","1)结构型式：机械式、悬挂式；? 2）外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×1340mm×1090mm；      3)行数：2行；4)行距：500mm～700mm；5)工作幅宽：1.00m～1.40m；6)排种器形式：指夹式； 7)传动机构形式：链传动+轴传动；8)开沟器形式：锄铲式；","930","冀2018T-056（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1163,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","1)结构型式：机械式、悬挂式；? 2）外形尺寸（长×宽×高）：1520mm×1730mm×1120mm；      3)行数：3行；4)行距：500mm～700mm；5)工作幅宽：1.50m～2.10m；6)排种器形式：指夹式； 7)传动机构形式：链传动+轴传动；8)开沟器形式：锄铲式；","930","冀2018T-057（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1164,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","型号规格:2BYZF-2,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):11-33,工作状态外形尺寸(MM):1500*1330*1170,作业速度范围(KM/H):3-6,作业小时生产率(HM2/H):0.2-0.5,行距(MM):45-80,工作行数:2,工作幅宽(M):0.90-1.60,排种器形式:指夹式,排种器数量:2,排种器驱动方式:轴传动+链传动,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:2,排肥器驱动方式:轴传动,种/肥箱容积(L):8*2/110,排量调节方式:种:机械式肥:手轮式,开沟器形式:铲式,开沟器数量:2,开沟器深度调节范围(MM):30-150,地轮形式:实心橡胶轮,地轮直径(MM):390,地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:实心橡胶轮.","930","冀2016T—395","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1165,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×1700×1100;结构质量（kg）：200;行距（cm）：50～60;工作行数：3;工作幅宽（cm）：150-180;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：3;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：3;开沟器型式：铲式;开沟器数量：3;种子箱容积：8*3L;肥箱容积：170L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","930","冀2018T-098（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1166,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×1270×1100;结构质量（kg）：150;行距（cm）：40～90;工作行数：2;工作幅宽（cm）：80-180;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：2;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：2;开沟器型式：铲式;开沟器数量：2;种子箱容积：8L*2个;肥箱容积：130L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","930","冀2018T-097（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1167,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：13.2～22.1kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1650×1190㎜，结构质量：204kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：500～650㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1.5～1.95m，排种器形式：指夹式，排种器数量：3个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：3个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×3/146L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种3个施肥3个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","930","冀2017T—055","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1168,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：13.2～22.1kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1260×1190㎜，结构质量：148kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：500～650㎜，工作行数：2行，工作幅宽：1.0～1.3m，排种器形式：指夹式，排种器数量：2个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：2个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×2/108L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种2个施肥2个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","930","冀2017T—056","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1169,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJFZ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×1260×1205mm；行距： 700mm；工作行数：2行；工作幅宽：1400mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；种箱容积：8×2L；肥箱容积：104L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：种芯铧式、肥：锄铲式；开沟器数量：2＋2个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","930","陕2019018","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1170,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量施肥播种机","2BJFZ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1430×1840×1200mm；行距： 700mm；工作行数：3行；工作幅宽：2100mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；种箱容积：8×3L；肥箱容积：150L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：种芯铧式、肥：锄铲式；开沟器数量：3＋3个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","930","陕2019025","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1171,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","指夹式玉米单粒精密播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","排种器形式：指夹式；播种行数：3行；型号：2BYZF-3;外形尺寸1600*1600*1220mm；结构质量：250kg；行距50-60cm工作幅宽：150-180cm；排种器数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：3个；传动机构形式;链传动+轴传动；开沟器形式：铲式；地轮形式：胶轮；地轮直径：39cm;配套动力14.7-29.4kW；","930","冀2016T—091","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1172,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYJF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","工作行数：4行；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；工作幅宽：2.12～2.48m；传动机构型式：传动轴、链条；","2200","冀2018T—032（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1173,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","排种器形式：精量排种器；播种行数：5行；结构型式：三点悬挂；配套动力范围(kw)：37-66；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1580mm×2850mm×1090mm；作业速度范围(km/h)：3-5；作业小时生产率(hm2/h)：0.9-1.5；行距(mm)：600；工作幅宽(mm)：3000；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排种/肥器数量(个)：5/5；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积(L)：8×5/45；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链条、齿轮、链轮；开沟器型式：尖铲式；开沟器数量(个)：5(种)+5(肥)；开沟器深度调节范围(mm)：60-80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径(mm)：Φ385；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：地轮。","2200","2018TJ404","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1174,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYMF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸长×宽×高（1450×3000×1000）mm，行距（50～60）cm，地轮型式（橡胶轮胎）","2200","部20151548","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1175,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQSP-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","型号：2BQSP-4；外形尺寸（长×宽×高）：1720×2800×1480mm；结构质量：490kg；行距：45～75cm；工作行数：4行；工作幅宽：180～300cm；排种器型式：气吸式；排种器数量4个；排肥器型式： 外槽轮；排肥器数量：4个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：犁刀式；地轮型式： 橡胶轮；地轮直径： 66cm；配套动力范围：36.8～58.8kW。","2200","黑垦鉴2016077","2020-12-31","通用类","山东青岛",""]
[1176,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","河北兴华农业机械有限公司","指夹式玉米免耕播种机","2BYMF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","播种行数：4，排种器形式：指夹式","2200","冀2018T—251（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1177,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","河北兴华农业机械有限公司","指夹式玉米免耕深松施肥播种机","2BYMSF-4(240)","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","播种行数：4；排种器形式：指夹式","2200","冀2018T—253（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1178,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","\"1)机械式、悬挂式； 2)外形尺寸（长×宽×高）：1530mm×2210mm×1120mm；  3)行数：4行；4)行距：500mm～650mm； 5)工作幅宽：2.00m～2.60m；6)排种器形式：指夹式；7)传动机构形式：链传动+轴传动；8)开沟器形式：锄铲式；\n\"","2200","冀2018T-058（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1179,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","型号:2BYZF-4,外形尺寸(MM):1600*2150*1010,结构质量(KG):295,行距(CM):45-60,工作行数:4,工作幅宽(CM):180-240,排种器形式:指夹式,排种器数量:4,排肥器形式:外槽轮,排肥器数量:4,传动机构形式:链传动+轴传动,开沟器形式:铲式,地轮形式:胶轮,地轮直径(CM):40,防堵工作部件形式:防缠棍,配套动力范围(KW):22-36.8","2200","2015T-169","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1180,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","排种器型式：指夹式；播种行数5行;外形尺寸：1950×3060×1220mm；结构质量：410kg；配套动力：36.8～51.5kW；播幅宽度：2250～3000mm；开沟器形式：锄铲式","2200","部20170148","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1181,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","\"1)机械式、悬挂式； 2)外形尺寸（长×宽×高）：1530mm×2750mm×1090mm；  3)行数：5行；4)行距：500mm～600mm； 5)工作幅宽：2.50m～3.00m；6)排种器形式：指夹式；7)传动机构形式：链传动+轴传动；8)开沟器形式：锄铲式；\n\"","2200","冀2018T-059（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1182,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1560×2850×1100;结构质量（kg）：350;行距（cm）：50～60;工作行数：5;工作幅宽（cm）：250-300;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：5;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：5;开沟器型式：铲式;开沟器数量：5;种子箱容积：8*5L;肥箱容积：300L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","2200","冀2018T-100（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1183,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×2320×1100;结构质量（kg）：260;行距（cm）：50～60;工作行数：4;工作幅宽（cm）：200-240;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：4;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：4;开沟器型式：铲式;开沟器数量：4;种子箱容积：8*4L;肥箱容积：240L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","2200","冀2018T-099（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1184,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","电动智能精量播种机","2BJY-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","序号\t项    目\t单 位\t数值\n1\t型号规格\t/\t2BJY-4\n2\t结构型式\t/\t机械式;悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t29.4～66.2\n4\t工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1750×2100×1110\n5\t作业速度范围\tkm/h\t4～12\n6\t作业小时生产率\thm２/h\t0.6～1.0\n7\t行距\tmm\t450～600\n8\t工作行数\t行\t4\n9\t工作幅宽\tm\t1.8～2.4\n10\t排种/肥器\t型式\t/\t电控指夹式/电控外槽轮式\n\t\t数量\t个\t种4/肥4\n\t\t驱动方式\t/\t电动\n11\t种/肥箱容积\tL\t10×4/176\n12\t排量调节方式\t/\t电控\n13\t传动机构型式\t/\t电动\n14\t开沟器\t型式\t/\t箭铲式\n\t\t数量\t个\t种4/肥4\n\t\t深度调节范围\tmm\t0～150\n15\t地轮\t型式\t/\t胶轮\n\t\t直径\tmm\t330\n\t\t高度调节范围\tmm\t0～150\n16\t风机\t型号名称\t/\t/\n\t\t叶轮直径\tmm\t/\n\t\t转速\tr/min\t/\n\t\t风压\tMPa\t/\n17\t覆土器型式\t/\t刮板式\n18\t镇压器型式\t/\t胶轮","2200","部20180764","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1185,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市沃田农机有限公司","气吸式精量播种机","2BQM-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","播种行数:4行；外形尺寸:1850*2400*1225；结构质量:520Kg；行距(mm):400-600；配套动力:22.1-36.8kw；排种器形式:气力式；工作幅宽:1.6-2.4m；","2200","冀2017T—012","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1186,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构质量：366kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：指夹式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","2200","冀2017T—053","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1187,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：22.1～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1570×2140×1180㎜，结构质量：284kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2.0～2.4m，排种器形式：指夹式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/195L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","2200","冀2017T—054","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1188,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米深施肥精量播种机","2BSFJ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2400×2800×1825mm；行距：650-700mm；工作行数：4行；工作幅宽：2600-2800mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；种箱容积：14×3L；肥箱容积：268×2L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋调节手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：凿型深松铲；开沟器数量：4个；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：400mm；镇压器型式：地轮。","2200","陕2019022","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[1189,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2850×1200㎜，整机质量：380kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：指夹式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8L×5/310L，排量调节方式：种：挡位，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：铲式，开沟器数量：播种5个、施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式地轮","2200","冀2017T—086","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1190,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围：22.1～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2190×1200㎜，整机质量：310kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2.0～2.4m，排种器形式：指夹式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8L×4/260L，排量调节方式：种：挡位，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：铲式，开沟器数量：播种4个、施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","2200","冀2017T—087","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1191,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYMF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸长×宽×高（2300×3600×1420）mm，行距（50～60）cm，地轮型式（充气轮胎）","3900","部20151547","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1192,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-7","播种行数:7行;是否精量播种:是 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2300×4400×1450）mm，行距（500～600）mm，地轮型式（充气轮胎）","3900","冀2018T—258（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1193,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-8","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2300×5000×1450）mm，行距（500～600）mm，地轮型式（充气轮胎）","3900","冀2018T—259（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1194,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","河北兴华农业机械有限公司","指夹式玉米免耕播种机","2BYMF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","播种行数：6；排种器形似：指夹式","3900","冀2018T—252（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1195,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","排种器型式：指夹式；播种行数：6行;外形尺寸：1900×3560×1210mm；结构质量：470kg；配套动力：51.5～73.5kW；播幅宽度：2700～3600mm；开沟器形式：锄铲式","3900","部20170147","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1196,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQSP-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","结构形式：气吸式、悬挂式；行距：500～650mm；工作行数： 6 行；排种器型式： 气吸式 ；开沟器形式：播种：靴式；施肥：犁刀；镇压器型式：V型镇压辊。","3900","黑垦鉴2019147","2023-12-31","通用类","山东青岛",""]
[1197,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","空气播种机","DV90R","播种行数:9行;是否精量播种:是 ;","配套动力范围（kW）：132.4；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2400×7000×1545；行距（cm）：50；；工作行数：9行；工作幅宽（cm）：630；传动机构型式：链传动；排种器型式：气吸式；排种器数量：9；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：9；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量：9；种子箱容积：450L；肥箱容积：1600L；地轮型式：充气橡胶轮；地轮直径：630mm；覆土器型式：V形橡胶轮；镇压器型式：V形橡胶轮","3900","黑垦鉴2018047(续)","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1198,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6-10行精量播种机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","精量播种机","DV60R","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","排种器形式：气吸式；播种行数：6行；配套功率88.2kw","3900","黑垦鉴2019009（续）","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1199,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","11行及以上精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","精密播种机","2BQJ-18（Maestro 18）","播种行数:18行;是否精量播种:是 ;","排种器数量:18个","6200","黑垦鉴2017082","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1200,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","11行及以上精量播种机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","精量播种机","DV12R","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;","排种器形式：气吸式；播种行数：12行；配套功率154.4kw","6200","黑垦鉴2019010（续）","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1201,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-6/6","播种行数:6行;播种形式:免耕条播 ;作业幅宽:1.44～1.71m;","规格型号:2BMSF-6/6;外形尺寸（长×宽×高）:1600×1950×1330mm;结构质量:495Kg;行距:24～28.5cm;工作行数:6行;工作幅宽：24～28.5cm; 工作幅宽：144～171cm;排种器型式:窝眼、外槽轮组合式;排种器数量:6个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：6个;地轮型式：镇压辊式;地轮直径：38cm;传动机构:链轮链条;开沟器:箭铲式;防堵工作部件型式:旋耕刀;配套动力范围:29.4～36.8KW","810","豫2016138","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1202,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-6-6","播种行数:6行;播种形式:免耕条播 ;作业幅宽:1.62m;","结构尺寸（长*宽*高mm）：1800*1850*1280 配套动力（KW）：22.1～29.4 工作行数：6行 工作幅宽：1.62（m）行距：270（mm）结构型式：悬挂式 作业速度范围：1.5～3（km/h）作业小时生产率：0.2～0.5（hm2/h）排种/排肥器型式：外槽轮式/外槽轮式 数量：6/6（个）驱动方式：链传动/链传动 种/肥箱容积：70/70（L）排量调节方式：手动 传动机构型式：地轮传动 开沟器型式：锄铲式 数量：6（个）深度调节范围：0～100（mm）地轮型式：滚筒 直径：Φ320（mm）高度调节范围：0～110（mm）破茬清垄工作部件型式：直刀 镇压器型式：地轮镇压。","810","2019TJ087","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1203,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-6/6","播种行数:9行;播种形式:免耕条播 ;作业幅宽:1.68m;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：29.4-36.8KW,外形尺寸：1430X1930X1200mm, 作业速度范围：1.87-3.15km/h,作业小时生产率：0.27-0.53h㎡/h，行距280mm,工作行数：6行，工作幅宽：1680mm,排种器型式：窝眼、外槽轮组合式，数量：6个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：6个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：70/80L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：6（种）/6（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：旋耕刀，镇压器型式：镇压辊式","810","豫2018160","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1204,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BGF-11/7","播种行数:11行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1800*2260*1450mm；结构质量：550kg;行距：17cm；工作行数：11行；工作幅宽：200cm；排种器型式：外槽轮；数量：11个；排肥器型式：外槽轮；数量：7个；传动机构：链条；开沟器：犁铧式；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力范围：55.1-69.9kW","2700","豫2015229","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1205,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械设备有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-4/8","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力范围25.8-29.4kw；外形尺寸（长×宽×高）1600×1960×1270mm；结构质量：520kg；行距小麦（宽窄行）240+120mm；播种行数：8行；工作幅宽1280mm；传动机构形式万向节、齿轮、链条传动；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：8个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；开沟器形式：圆盘锯齿刀与锄铲组合式；种子箱容积：0.08m3；肥箱容积：0.08m3；地轮形式：单体镇压轮；地轮直径460mm；","2700","部20153093","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1206,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-10(6)","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMSF-10(6)  结构型式：机械悬挂式      配套动力范围：51.5-69.9kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2010×2290×1330mm  作业速度范围：2-5km/h 作业小时生产率：0.3-0.5h㎡/h  行距：197mm  工作行数：10行 工作幅宽：1970mm  排种器型式：窝眼外槽轮组合 数量：10个 驱动方式：镇压辊驱动 排肥器型式：外槽轮  数量：6个 驱动方式：镇压辊驱动  种/肥箱容积：101/198L 排量调节方式：侧边螺旋直推动式  传动机构型式：链齿传动  开沟器型式：铲锄   数量：10个  调节深度范围：30-50mm地轮型式：滚筒式  直径：Ф320 高度调节范围：0-50mm 破茬清垄工作部件型式：苗带旋耕 覆土器型式：板式  镇压器型式：滚筒式","2700","鄂2019065","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1207,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-8(6)","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMSF-8(6)   结构型式：机械悬挂式    配套动力范围：37-51.4kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1730×1980×1290mm  作业速度范围：2-5km/h 作业小时生产率：0.2-0.4h㎡/h  行距：210mm  工作行数：8行 工作幅宽：1680mm  排种器型式：窝眼外槽轮组合 数量：8个 驱动方式：镇压辊驱动 排肥器型式：外槽轮  数量：6个 驱动方式：镇压辊驱动  种/肥箱容积：94/168L 排量调节方式：侧边螺旋直推动式  传动机构型式：链齿传动  开沟器型式：铲锄   数量：8个  调节深度范围：30-50mm地轮型式：滚筒式  直径：Ф320 高度调节范围：0-50mm  破茬清垄工作部件型式：苗带旋耕 覆土器型式：板式  镇压器型式：滚筒式","2700","鄂2019065","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1208,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-7","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-7型小麦免耕施肥播种机；结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1540×1830×1160mm；行距:217（种）434（肥）mm;工作行数:7/4行;工作幅宽：1519mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:7个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：4个;种/肥箱容积：89/89L;排量调节方式:螺纹调节;传动机构型式：圆锥齿轮+轴;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：11（种7、肥4）个;覆土器型式：板式；镇压器型式：滚笼式φ325mm","2700","鄂2019061","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1209,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-10","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-10型小麦免耕施肥播种机；结构型式:机械、悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1790×2760×1360mm；行距:237（种）474（肥）mm;工作行数:10/3行;工作幅宽：2370mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:10个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：5个;种/肥箱容积：212/165L;排量调节方式: 螺纹调节;传动机构型式：链轮链条;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：15（种10、肥5）个;镇压器型式：辊筒式φ325mm","2700","鄂2019062","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1210,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-8","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-8型小麦免耕施肥播种机；结构型式:机械、悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1700×2260×1260mm；行距:234（种）468（肥）mm;工作行数:8/4行;工作幅宽：1872mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:8个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：4个;种/肥箱容积：112/112L;排量调节方式: 螺纹调节;传动机构型式：链轮链条;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：12（种8、肥4）个;镇压器型式：辊筒式φ325mm","2700","鄂2019062","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1211,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-8/8","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","规格型号:2BMSF-8/8;外形尺寸（长×宽×高）:1800×2366×1400mm;结构质量:800Kg;行距:24～27cm;工作行数:8行;工作幅宽：192～216cm;排种器型式:窝眼、外槽轮组合式;排种器数量:8个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：8个;地轮型式：镇压辊式;地轮直径：38cm;传动机构:链轮链条;开沟器:箭铲式;防堵工作部件型式:旋耕刀;配套动力范围:44.1～58.8KW","2700","豫2016140","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1212,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-10/10","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","规格型号:2BMSF-10/10外形尺寸（长×宽×高）:1800×2740×1400mm;结构质量:875Kg;行距:21～24.5cm;工作行数:10行;工作幅宽：250cm;排种器型式:窝眼、外槽轮组合式;排种器数量:10个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：10个;地轮型式：镇压辊式;地轮直径：38cm;传动机构:链轮链条;开沟器:箭铲式;防堵工作部件型式:旋耕刀;配套动力范围:73.5～103KW","2700","豫2016139","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1213,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMYF-7/7","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","播种行数：7;排种器型式：外槽轮式,外形尺寸（长×宽×高）：1700×2450×1320mm;结构质量:880kg;行距:33（可调）cm;排种器型式：外槽轮式,排种器数量：7;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量:7;传动机构型式：链条传动:配套动力：≥58.8kW轮式拖拉机;种子箱容积:80L;料箱容积：120L;苗带耕作方式:旋耕;镇压器型式:地轮镇压","2700","部20153005","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1214,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-220","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×2600×1220；行距（mm）：280；工作行数（行）：8；工作幅宽（mm）：2200；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：8；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：8；种箱容积(L)：113；肥箱容积（L）：113；排量调节方式：螺纹调节；传动机构型式：万向节+齿轮+链条；开沟器型式：苗带旋耕+尖铲式；开沟器数量（个）：8；地轮型式：圆柱辊式；地轮直径（mm）：360；破茬清垄工作部件型式：旋刀；覆土器型式：挡板式；镇压器型式：圆柱辊式","2700","部20171859","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1215,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-200","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×2350×1220；行距（mm）：290；工作行数（行）：7；工作幅宽（mm）：2000；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：7；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：7；种箱容积(L)：103；肥箱容积（L）：103；排量调节方式：螺纹调节；传动机构型式：万向节+齿轮+链条；开沟器型式：苗带旋耕+尖铲式；开沟器数量（个）：7；地轮型式：圆柱辊式；地轮直径（mm）：360；破茬清垄工作部件型式：旋刀；覆土器型式：挡板式；镇压器型式：圆柱辊式","2700","部20171860","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1216,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","潍坊同顺机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMYF-8/4","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","型号\n/\n2BMYF-8/4型\n外型尺寸（长×宽×高）\nmm\n1500×1600×1200\n结构质量\nkg\n540\n行距\ncm\n宽22；窄12\n工作行数\n行\n8\n工作幅宽\ncm\n136\n排种器形式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n8\n排肥器形式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n4\n传动机构\n/\n链传动\n开沟器\n/\n锄铲式\n地轮形式\n/\n平面铁轮\n地轮直径\ncm\n40\n风机直径\nmm\n/\n风机转速\nr/min\n/\n风机风压\nkPa\n/\n防堵工作部件形式\n/\n压草板\n配套动力范围\nkW\n25.7～36.8","2700","部2015385","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1217,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-4/8（200）","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1900*2300*1300mm；结构质量：600kg;行距：25cm；工作行数：小麦8行玉米4行；工作幅宽：200cm；播种形式：免耕条播；排种器型式：小麦外槽轮玉米窝眼；数量：小麦8个玉米4个；排肥器型式：外槽轮；数量：8个；传动机构：链条；开沟器：犁铧式；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力范围：55.1-66.2kW","2700","豫2015232","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1218,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-4/9（220）","播种行数:9行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1900*2500*1300mm；结构质量：620kg;行距：25cm；工作行数：小麦9行玉米4行；工作幅宽：220cm；播种形式：免耕条播；排种器型式：小麦外槽轮玉米窝眼；数量：小麦9个玉米4个；排肥器型式：外槽轮；数量：9个；传动机构：链条；开沟器：犁铧式；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力范围：66.2-80.9kW","2700","豫2015231","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1219,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMYF-8/8","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","播种行数：8;排种器型式：外槽轮,外形尺寸(长×宽×高）：1700×2800×1320mm;结构质量:940kg;行距:33（可调）cm;工作幅宽:264cm（可调）;配套动力：≥62.5kW轮式拖拉机;排种器数量：8;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量:8;传动机构型式：链条传动;种子箱容积:90L;肥料箱容积:150L;苗带耕作方式:旋耕;","2700","部20153006","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1220,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南冬强农机装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-10(5)","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","10行免耕播种机","2700","鄂2019069","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1221,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南冬强农机装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-8(4)","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","8行免耕条播机","2700","鄂2019069","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1222,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南沃正实业有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-10/5","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","规格型号：2BMSF-10/5；外形尺寸（长×宽×高）：1665×2125×1275（mm）；结构质量：660kg；行距：19（窄13、宽25）cm；工作行数：10行；工作幅宽：1900mm；排种器形式：外槽轮；数量：10个；排肥器型式：外槽轮：数量5个；地轮：型式：辊筒：直径：43cm；传动机构：链传动；开沟器：综合式（旋耕刀+剪铲式）；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力：36.8～44.1kW。","2700","豫2016127","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1223,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-9/9","播种行数:9行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：66.2-73.5KW,外形尺寸：1550X2710X1390mm, 作业速度范围：2.4-3.9km/h,作业小时生产率：0.6-1.0h㎡/h，行距260mm,工作行数：9行，工作幅宽：2340mm,排种器型式：窝眼、外槽轮组合式，数量：9个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：9个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：140/150L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：9（种）/9（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：旋耕刀，镇压器型式：镇压辊式","2700","豫2018163","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1224,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-7/7","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：36.8-51.5KW,外形尺寸：1510X2210X1340mm, 作业速度范围：2.79-3.05km/h,作业小时生产率：0.47-0.60h㎡/h，行距280mm,工作行数：7行，工作幅宽：1960mm,排种器型式：窝眼、外槽轮组合式，数量：7个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：7个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：90/100L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：7（种）/7（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：旋耕刀，镇压器型式：镇压辊式","2700","豫2018161","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1225,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-10/10","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：73.5-103KW,外形尺寸：1550X2900X1390mm, 作业速度范围：3.0-3.8km/h,作业小时生产率：0.73-1.07h㎡/h，行距260mm,工作行数：10行，工作幅宽：2600mm,排种器型式：窝眼、外槽轮组合式，数量：10个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：10个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：160/180L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：10（种）/10（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：旋耕刀，镇压器型式：镇压辊式","2700","豫2018164","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1226,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-8/8","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：44.4-58.8KW,外形尺寸：1550X2420X1400mm, 作业速度范围：3.1-3.25km/h,作业小时生产率：0.6-0.73h㎡/h，行距265mm,工作行数：8行，工作幅宽：2120mm,排种器型式：窝眼、外槽轮组合式，数量：8个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：8个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：110/120L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：8（种）/8（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压辊式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：旋耕刀，镇压器型式：镇压辊式","2700","豫2018162","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1227,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械设备有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-5/10","播种行数:10行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力范围36.8-40.5kw；外形尺寸（长×宽×高）1600×1860×1310mm；结构质量：660kg；行距小麦（宽窄行）220+120mm；播种行数：10行；工作幅宽1530mm；传动机构形式：万向节、齿轮、链条传动；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：10个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：5个；开沟器形式：圆盘锯齿刀与锄铲组合式；种子箱容积：0.08m3；肥箱容积：0.13m3；地轮形式：单体镇压轮；地轮直径：460mm；","2700","部20153092","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1228,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-7-6","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）：1800*1950*1280 配套动力（Kw）：36.7～51.5工作行数：7行 工作幅宽：175(cm）行距：250(mm) 结构型式：悬挂式 作业速度范围：1.5～3(km/h) 作业小时生产率：0.3～0.5(hm2/h) 排种/排肥器型式：外槽轮式/外槽轮式 数量：7/6（个）驱动方式：链传动/链传动 种/肥箱容积：80/80（L）排量调节方式：手动 传动机构型式：地轮传动 开沟器型式：锄铲式 数量：7（个）深度调节范围：0～100（mm）地轮型式：滚筒 直径：Φ320（mm）高度调节范围：0～110（mm）破茬清垄工作部件型式：直刀 镇压器型式：地轮镇压。","2700","2019TJ088","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1229,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BGF-14/8","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1800*2490*1450mm；结构质量：580kg;行距：17cm；工作行数：14行；工作幅宽：230cm；排种器型式：外槽轮；数量：14个；排肥器型式：外槽轮；数量：8个；传动机构：链条；开沟器：犁铧式；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力范围：66.2-80.9kW","4100","豫2015230","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1230,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕覆盖施肥播种机","2BMGF-16/8","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","工作行数:16行；工作幅宽：248cm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：16个；排肥器形式：外槽轮式：排肥器数量：8个；传动机构形式：链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：凸面镇压轮；配套动力范围：67.6～80.9kW","4100","冀2016T—080","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1231,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-14/7","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","型号：2BFM-14/7；外形尺寸（长×宽×高）:1750×2460×1400mm；结构质量：700Kg；行距：窄行10+宽行20（cm）；工作行数：14行；工作幅宽：210cm；排种器形式：外槽轮；数量:7个；排肥器形式：外槽轮；数量:7个；传动机构形式：镇压轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：圆柱鼓铁轮；直径：44.6cm；防堵工作部件形式：灭茬刀；配套动力范围：47.8-58.8kW；纯工作小时生产率：0.47-0.75hm2/h；备注：每个播种器播两行","4100","2016TJ450","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1232,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽虹飞农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-13-12","播种行数:13行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称：2BMSF-13-12型免耕施肥播种机；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1903*2522*1524mm；行距：170mm；工作行数：13行；工作幅宽：2210mm。","4100","2018TJ394","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1233,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽华欧机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号：2BF-12/6；外形尺寸（长×宽×高）：1730mm×2210mm×1400mm；结构质量：800kg；行距：12/22cm（宽窄）；工作行数：12行；工作幅宽:204cm ;排种器形式:外槽轮式;排种器数量: 12个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构形式：地轮+链条；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：独体中空铁轮；地轮直径：46cm；风机；直径；风机转速；风机风压；防堵工作部件形式：防缠绕圆盘锯齿侧切刀；配套动力范围：66.2-91.8（kw）；纯小时生产率：0.2-0.4（hm2/h）","4100","2017TJ262","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1234,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北兴华农业机械有限公司","免耕深松小麦施肥播种机","2BMSXF-12(200)","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","播种行数：12，工作幅宽：2m","4100","冀2018T—249（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1235,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-12(6)","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMSF-12(6)  结构型式：机械悬挂式      配套动力范围：66.1-73.5kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2020×2480×1390mm  作业速度范围：2-5km/h 作业小时生产率：0.4-0.6h㎡/h  行距：180mm  工作行数：12行 工作幅宽：2160mm  排种器型式：窝眼外槽轮组合 数量：12个 驱动方式：镇压辊驱动 排肥器型式：外槽轮  数量：6个 驱动方式：镇压辊驱动  种/肥箱容积：121/276L 排量调节方式：侧边螺旋直推动式  传动机构型式：链齿传动  开沟器型式：铲锄   数量：12个  调节深度范围：30-50mm地轮型式：滚筒式  直径：Ф320 高度调节范围：0-50mm 破茬清垄工作部件型式：苗带旋耕 覆土器型式：板式  镇压器型式：滚筒式","4100","鄂2019065","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1236,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-15(8)","播种行数:15行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMSF-15(8)  结构型式：机械悬挂式      配套动力范围：103-132.5kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2000×2990×1450mm  作业速度范围：2-5km/h 作业小时生产率：0.6-0.9h㎡/h  行距：180mm  工作行数：15行 工作幅宽：2700mm  排种器型式：窝眼外槽轮组合 数量：15个 驱动方式：镇压辊驱动 排肥器型式：外槽轮  数量：8个 驱动方式：镇压辊驱动  种/肥箱容积：149/338L 排量调节方式：侧边螺旋直推动式  传动机构型式：链齿传动  开沟器型式：铲锄   数量：15个  调节深度范围：30-50mm地轮型式：滚筒式  直径：Ф320 高度调节范围：0-50mm 破茬清垄工作部件型式：苗带旋耕 覆土器型式：板式  镇压器型式：滚筒式","4100","鄂2019064","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1237,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-14(8)","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMSF-14(8)  结构型式：机械悬挂式   配套动力范围：92-118kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2120×2980×1430mm  作业速度范围：2-5km/h 作业小时生产率：0.53-0.8h㎡/h  行距：177mm  工作行数：14行 工作幅宽：2478mm  排种器型式：窝眼外槽轮组合 数量：14个 驱动方式：镇压辊驱动 排肥器型式：外槽轮  数量：8个 驱动方式：镇压辊驱动  种/肥箱容积：136/267L 排量调节方式：侧边螺旋直推动式  传动机构型式：链齿传动  开沟器型式：铲锄   数量：14个  调节深度范围：30-50mm地轮型式：滚筒式  直径：Ф320 高度调节范围：0-50mm 破茬清垄工作部件型式：苗带旋耕 覆土器型式：板式  镇压器型式：滚筒式","4100","鄂2019064","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1238,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-13(8)","播种行数:13行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMSF-13(8)  结构型式：机械悬挂式    配套动力范围：81-97.5kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2070×2780×1440mm  作业速度范围：2-5km/h 作业小时生产率：0.45-0.7h㎡/h  行距：190mm  工作行数：13行 工作幅宽：2470mm  排种器型式：窝眼外槽轮组合 数量：13个 驱动方式：镇压辊驱动 排肥器型式：外槽轮  数量：8个 驱动方式：镇压辊驱动  种/肥箱容积：126/248L 排量调节方式：侧边螺旋直推动式  传动机构型式：链齿传动  开沟器型式：铲锄   数量：13个  调节深度范围：30-50mm地轮型式：滚筒式  直径：Ф320 高度调节范围：0-50mm 破茬清垄工作部件型式：苗带旋耕 覆土器型式：板式  镇压器型式：滚筒式","4100","鄂2019064","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1239,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-16/8","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","型号：2BFM-16/8；外形尺寸（长×宽×高）:1760×2710×1400mm；结构质量：730Kg；行距：窄行10+宽行20（cm）；工作行数：16行；工作幅宽：240cm；排种器形式：外槽轮；数量:8个；排肥器形式：外槽轮；数量:8个；传动机构形式：镇压轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：圆柱鼓铁轮；直径：44.6cm；防堵工作部件形式：灭茬刀；配套动力范围：47.8-58.8kW；纯工作小时生产率：0.53-0.86hm2/h；备注：每个播种器播两行","4100","2016TJ447","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1240,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-12","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-12型小麦免耕施肥播种机；结构型式:机械、悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1960×2460×1360mm；行距:170（种）340（肥）mm;工作行数:12/6行;工作幅宽：2040mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:12个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：6个;种/肥箱容积：187/145L;排量调节方式: 螺纹调节;传动机构型式：链轮链条;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：18（种12、肥6）个;镇压器型式：辊筒式φ325mm","4100","鄂2019062","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1241,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-18","播种行数:18行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-18型小麦免耕施肥播种机；结构型式:机械、悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1990×3460×1360mm；行距:170（种）340（肥）mm;工作行数:18/9行;工作幅宽：3060mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:18个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：9个;种/肥箱容积：272/211L;排量调节方式: 螺纹调节;传动机构型式：链轮链条;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：27（种18、肥9）个;镇压器型式：辊筒式φ325mm","4100","鄂2019063","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1242,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-16","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-16型小麦免耕施肥播种机；结构型式:机械、悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1990×3160×1360mm；行距:170（种）344（肥）mm;工作行数:16/8行;工作幅宽：2752mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:16个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：8个;种/肥箱容积：246/191L;排量调节方式: 螺纹调节;传动机构型式：链轮链条;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：24（种16、肥8）个;镇压器型式：辊筒式φ325mm","4100","鄂2019063","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1243,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BFM-14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称:2BFM-14型小麦免耕施肥播种机；结构型式:机械、悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1990×2760×1360mm；行距:170（种）340（肥）mm;工作行数:14/7行;工作幅宽：2380mm;排种器型式:外槽轮;排种器数量:14个;排肥器型式：外槽轮;排肥器数量：7个;种/肥箱容积：212/165L;排量调节方式: 螺纹调节;传动机构型式：链轮链条;开沟器型式：箭铲式;开沟器数量：21（种14、肥7）个;镇压器型式：辊筒式φ325mm","4100","鄂2019063","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1244,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","播种行数：12行;外形尺寸（长×宽×高）：1755×2125×1400mm;结构型式:悬挂式;配套动力范围：66.2～88.2kW轮式拖拉机;工作幅宽：1920mm；排种器型式：外槽轮式,排种器数量：12;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量:6;种/肥箱容积：种箱：115L，肥箱：195L 镇压器型式：整体对行铁轮","4100","部20171362","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1245,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南豪丰农业装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMF-12/6型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：58.8～80.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1720×2480×1400mm；作业速度范围：2.5～5km/h；作业小时生产率：0.47～0.94h㎡/h；行距：185（140+230）mm；工作行数:12行；工作幅宽：2220mm；排种器型式：外槽轮；数量：12个；驱动方式：空心铁轮；排肥器型式：外槽轮；数量：6个；驱动方式：空心铁轮；种/肥箱容积：97/140L；排量调节方式：螺杆；传动机构形式：链条；开沟器：型式：弯形圆管/箭铲式（种/肥）；数量：12/6个（种/肥）；深度调节范围：20～50/50～90mm（种/肥）；地轮：型式：空心铁轮；直径：φ440mm；高度调节范围：0～120mm；破茬清垄工作部件型式：ⅠT225/ⅠT225左+直刀；镇压器型式：空心铁轮。","4100","鄂2018029","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1246,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南豪丰农业装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMFQ-12/4","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMFQ-12/4型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：58.8～73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×2485×1420mm；作业速度范围：2.5～5km/h；作业小时生产率：0.5～0.9h㎡/h；行距：185（140+230）mm；工作行数:12行；工作幅宽：2220mm；排种器型式：外槽轮；数量：12个；驱动方式：空心铁轮；排肥器型式：外槽轮；数量：6个；驱动方式：空心铁轮；种/肥箱容积：90/135L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：弯形圆管；数量：12个；深度调节范围：0～40mm；地轮：型式：空心铁轮；直径：400mm；高度调节范围：0～140mm；破茬清垄工作部件型式：盘刀；镇压器型式：空心铁轮。","4100","鄂2017131","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1247,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-16/8","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1570×2400×1150mm；结构质量：630kg；行距：12+15cm；工作行数：16行；播种形式：条播；工作幅宽：2160mm；排种器型式/数量：外槽轮/8个（每个排种器播种2行）；排肥器型式/数量：外槽轮/8个；传动机构型式：中间齿轮、侧边链条；开沟器型式/数量：锄铲式+苗带旋耕/8个；地轮型式/直径：无胎胶轮/Φ38cm；肥料箱容积：105L；种子箱容积：95L；防堵工作部件形式：半圆刀；与拖拉机连接方式：三点悬挂式；配套动力范围：≥58.8kW。","4100","部20170511","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1248,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-18/9","播种行数:18行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1570×2580×1150mm；结构质量：650kg；行距：12+14cm；工作行数：18行；播种形式：条播；工作幅宽：2340mm；排种器型式/数量：外槽轮/9个（每个排种器播种2行）；排肥器型式/数量：外槽轮/9个；传动机构型式：中间齿轮、侧边链条；开沟器型式/数量：锄铲式+苗带旋耕/9个；地轮型式/直径：无胎胶轮/Φ38cm；肥料箱容积：109L；种子箱容积：100L；防堵工作部件形式：半圆刀；与拖拉机连接方式：三点悬挂式；配套动力范围：≥58.8kW。","4100","部20170512","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1249,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14/7","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1570×2580×1170mm；结构质量：620kg；行距：宽行22.5cm，窄行12cm；工作行数：14行（小麦）；播种形式：条播；工作幅宽：241cm；排种器形式/数量：外槽轮/14个；排肥器形式/数量：外槽轮/7个；排种、肥传动型式：地轮（镇压轮）链条传动；防堵机构传动型式：万向节传动轴、齿轮传动；开沟器型式/数量：锄铲式开沟器/7；地轮型式/直径/轮缘宽度：无胎胶轮/38cm/11.5cm；肥料箱容积：109L；种子箱容积：100L；防堵工作部件形式：半圆刀；防堵工作部件工作转速：320r/min；破茬清垄机构：旋耕刀；运输间隙：340mm；配套动力范围：51.5～73.5kW；纯工作小时生产率：0.6～0.9hm2/h。","4100","部20153085","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1250,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6A","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸：1410×1850×1160mm；行距：120+150mm；工作行数：12行；播种形式：条播；工作幅宽：1620mm；排种器型式/数量：外槽轮/6个；排肥器型式/数量：外槽轮/6个；种子箱容积：68L；肥料箱容积：75L；排量调节方式：螺纹调节；传动机构型式：中间齿轮+侧边链条；开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；开沟器数量：6；地轮型式/直径：无胎胶轮/380mm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；镇压轮型式：地轮镇压。","4100","部20181386","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1251,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-16/8","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","播种行数：16行;外形尺寸（长×宽×高）：1755×2770×1400mm;结构型式：悬挂式；配套动力：80.8～102.9kW;工作幅宽：2560mm；排种器型式：外槽轮式,排种器数量：16;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量:8;种/肥箱容积：种箱：154L，肥箱：261L；开沟器型式：播种：弯管式，施肥：箭式；镇压器型式：整体对行铁轮","4100","部20171361","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1252,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14/7","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","播种行数：14;排种器型式：外槽轮,外形尺寸（长×宽×高）：1755×2445×1400mm;结构型式：悬挂式；配套动力：73.5～95.6kW;工作幅宽：2240mm； 排种器数量：14;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量:7;种/肥箱容积：种箱：134L，肥箱：228L；开沟器型式： 播种：弯管式，施肥：箭式；镇压器型式：整体对行铁轮","4100","部20171361","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1253,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南冬强农机装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14(7)","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","14行免耕条播机","4100","鄂2019068","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1254,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南冬强农机装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12(6)","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","12行免耕条播机","4100","鄂2019069","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1255,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南冬强农机装备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-16(8)","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","16行免耕播种机","4100","鄂2019068","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1256,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","青岛鲁耕农业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-8/16","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸（长*宽*高）2920mm*2050mm*1320mm；结构重量980kg；工作行数16行；工作幅宽256cm；排种器型式外槽轮，数量16个；排肥器型式外槽轮，数量8个；开沟器型式圆盘（带宽幅漏种器）；配套动力范围66.2-92","4100","2018TJ546","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1257,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","现代农装科技股份有限公司","免耕施肥播种机","2BMG-14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式\t\t牵引式\n配套动力范围\tkW\t＞44\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4035×3585×1870\n作业速度范围\tkm/h\t5～9\n作业小时生产率\thm2/h\t1.2～1.8\n行距\tmm\t190\n工作行数\t行\t14\n工作幅宽\tmm\t2660\n排种器型式\t\t控制式密齿型\n排种器数量\t个\t14\n排种器驱动方式\t\t地轮驱动\n排肥器型式\t\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t14\n排肥器驱动方式\t\t地轮驱动\n种/肥箱容积\tL\t种箱295，肥箱315\n排量调节方式\t\t螺纹调节\n传动机构型式\t\t滚子链10A\n开沟器型式\t\t直面双圆盘\n开沟器数量\t个\t14\n开沟器深度调节范围\tmm\t20～70\n地轮型式\t\t小板齿铁轮\n地轮直径\tmm\t600\n地轮高度调节范围\tmm\t\n破茬清垄工作部件型式\t\t波纹圆盘\n风机型号名称\t\t\n风机叶轮直径\tmm\t\n风机转速\tr/min\t\n风机风压\tMPa\t\n覆土器型式\t\t金属圆环\n镇压器型式\t\t橡胶轮","4100","部20171389","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[1258,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南沃正实业有限公司","免耕播种机","2BMSF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1520×2550×1330（mm）；结构质量：780kg；行距：13、25cm（宽窄行）；工作行数：12行；工作幅宽：2200mm；排种器形式：外槽轮；数量：12个；排肥器型式：外槽轮；数量：6个；地轮型式：镇压辊；直径：44cm；传动机构：链轮链条；开沟器：圆盘式；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力：44.1～58.8kW。","4100","豫2015038","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1259,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南沃正实业有限公司","免耕播种机","2BMSF-14/7","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1640×2900×1400（mm）；结构质量：840kg；行距：13、25cm（宽窄行）；工作行数：14行；工作幅宽：2500mm；排种器形式：外槽轮；数量：14个；排肥器型式：外槽轮：数量7个；地轮型式：镇压辊；直径：44cm；传动机构：链轮链条；开沟器：圆盘式；防堵工作部件形式：旋耕刀；配套动力：66.2～88.2kW。","4100","豫2015039","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1260,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕覆盖施肥播种机","2BMGF-18/9","播种行数:18行;播种形式:免耕条播 ;","工作行数:18行；工作幅宽：2700mm；排种器型式：钉轮式；排肥器型式：外槽轮式；排种器数量：18个；排肥器数量：9个；排量调节方式：螺纹调节；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：凸面镇压轮；","4100","冀2017T—228","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1261,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕覆盖施肥播种机","2BMGF-14/7","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","工作行数:14行；工作幅宽：2100mm；排种器型式：钉轮式；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：7个；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀","4100","冀2017T—228","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1262,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","中机美诺科技股份有限公司","免耕播种机","2BFM15(6115)","播种行数:15行;播种形式:免耕条播 ;","1\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t4190mm×4750mm×2150mm\n2\t结构质量\tkg\t1973\n3\t行距\tcm\t19\n4\t工作行数\t行\t15\n5\t工作幅宽\tcm\t285\n6\t排种器型式\t/\t外槽轮\n7\t排肥器型式\t/\t外槽轮\n8\t开沟器型式\t排种开沟器\t/\t双圆盘\n\t\t排肥开沟器\t/\t双圆盘\n9\t传动机构\t/\t地轮、链条传动\n10\t地轮\t形式\t/\t胶轮\n\t\t直径\tcm\tΦ100\n11\t防堵工作部件形式\t/\t波纹圆盘犁刀\n12\t配套动力\tkw\t≥55","4100","部2015424","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1263,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-7/14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格：2BMF-7/14；结构类型：机械悬挂式；配套动力（kW）：69.9~95.6；工作状态外   (h㎡/h)：0.53~0.8；行距（mm）:220、120宽窄行（小麦）620等行（玉米）；工作行数（行）：14/4（小麦/玉米）；工作幅宽（mm）：2380（小麦）2480（玉米）；排种器的形式：槽轮式（小麦）窝眼式（玉米）；数量（个）：14（小麦）4（玉米）驱动方式：镇压轮驱动","4100","豫2017054","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1264,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸：1510×2280×1230mm；行距：120+235mm；工作行数：12行；播种形式：条播；工作幅宽：2130mm；排种器型式/数量：外槽轮/6个；排肥器型式/数量：外槽轮/6个；种子箱容积：128L；肥料箱容积：150L；排量调节方式：螺纹调节；传动机构型式：中间齿轮+侧边链条；开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；开沟器数量：6；地轮型式/直径：无胎胶轮/380mm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；镇压轮型式：地轮镇压。","4100","部20181386","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1265,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-7/13","播种行数:13行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格\n/\n2BMF-7/13\n结构型式\n/\n悬挂式\n配套动力范围\nkW\n58.8～110\n工作状态外形尺寸\nmm\n2100×2850×1380\n作业速度范围\nkm/h\n2～4\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.32～0.78\n行距\nmm\n185\n工作行数\n行\n13\n工作幅宽\nmm\n2405\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n13\n排种器驱动方式\n/\n地轮驱动\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n7\n排肥器驱动方式\n/\n地轮驱动\n种/肥箱容积\nL\n135/292\n排量调节方式\n/\n手柄调节\n传动机构型式\n/\n地轮+链传动\n开沟器型式\n/\n锄铲式\n开沟器数量\n个\n13\n开沟器深度调节范围\nmm\n30～70\n地轮型式\n/\n滚筒式\n地轮直径\nmm\nφ325\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n破茬清垄工作部件型式\n/\n破茬清垄刀辊\n风机型号名称\n/\n/\n风机叶轮直径\nmm\n/\n风机转速\nr/min\n/\n风机风压\nMPa\n/\n覆土器型式\n/\n地轮\n镇压器型式\n/\n地轮","4100","2018TJ261","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1266,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械设备有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-8/16","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力范围80.9-95.6kw；外形尺寸（长×宽×高）1700×2880×1325mm；结构质量：960kg；行距小麦（宽窄行）220+120mm；播种行数：16行；工作幅宽2650mm；传动机构形式：万向节传动轴、齿轮传动；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：16个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：8个；开沟器形式：硬茬靴式开沟器；种子箱容积：127L；肥箱容积：210L；地轮形式：光滑圆弧面；地轮直径：480mm。","4100","部20151336","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1267,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械设备有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-6/12","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力范围55.2-66.2kw；外形尺寸（长×宽×高）1695×2270×1325mm；结构质量：720kg；行距小麦（宽窄行）240+120mm；播种行数：12行；工作幅宽2040mm；传动机构形式：万向节传动轴、齿轮传动；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；开沟器形式：硬茬靴式开沟器；种子箱容积：98L；肥箱容积162L；地轮形式：光滑圆弧面；地轮直径：480mm。","4100","部20151334","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1268,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械设备有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-7/14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力范围69.9-73.5kw；外形尺寸（长×宽×高）1700×2570×1335mm；结构质量：830kg；行距小麦（宽窄行）200+100mm；播种行数：14行；工作幅宽2290mm；传动机构形式：万向节传动轴、齿轮传动；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：14个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：7个；开沟器形式：硬茬靴式开沟器；种子箱容积：110L；肥箱容积：184L；地轮形式：光滑圆弧面；地轮直径：480mm。","4100","部20151335","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1269,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-18/9","播种行数:18行;播种形式:免耕条播 ;","型号：2BFM-18/9；外形尺寸（长×宽×高）:1760×2920×1400mm；结构质量：800Kg；行距：窄行10+宽行20（cm）；工作行数：18行；工作幅宽：270cm；排种器形式：外槽轮；数量:9个；排肥器形式：外槽轮；数量:9个；传动机构形式：镇压轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：圆柱鼓铁轮；直径：44.6cm；防堵工作部件形式：灭茬刀；配套动力范围：58.5-73.5kW；纯工作小时生产率：0.6-0.97hm2/h；备注：每个播种器播两行","4100","2016TJ448","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1270,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽久力机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BMFJ-12/8","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力范围：51.5-66.2kw；工作状态外形尺寸（mm）：1750×2450×1350；工作行数：12行；工作幅宽：2100mm","4100","2017TJ660","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1271,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-16/8","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","目\n单位\n设计值\n型号规格\n/\n2BMF-16/8\n结构型式\n/\n机械、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n80.8～102.9\n工作状态外形尺寸\nmm\n1930×2680×1450\n作业速度范围\nkm/h\n2.0～5.0\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.39～0.90\n行距\nmm\n145（或宽行+窄行：170+120）\n工作行数\n行\n16\n工作幅宽\nmm\n2320\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n16（2×8组）\n排种器驱动方式\n/\n地轮\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排肥器驱动方式\n/\n地轮\n种/肥箱容积\nL\n251/285\n排量调节方式\n/\n螺杆\n传动机构型式\n/\n链轮链条\n开沟器型式\n/\n种/肥：弯型圆管/箭铲式\n开沟器数量\n个\n种/肥：16/8\n开沟器深度调节范围\nmm\n种/肥：20～50/50～90\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nΦ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～120\n破茬清垄工作部件型式\n/\n直刀\n风机型号名称\n/\n/\n风机叶轮直径\nmm\n/\n风机转速\nr/min\n/\n风机风压\nMPa\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮\n备注\n工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态（不含划行器）。","4100","2019TJ166","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1272,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号规格\n/\n2BMF-12/6\n结构型式\n/\n机械、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n58.8～80.8\n工作状态外形尺寸\nmm\n1930×2480×1420\n作业速度范围\nkm/h\n2.5～5.0\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n行距\nmm\n170（或宽行+窄行：220+120）\n工作行数\n行\n12\n工作幅宽\nmm\n2040\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n12（2×6组）\n排种器驱动方式\n/\n地轮\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n6\n排肥器驱动方式\n/\n地轮\n种/肥箱容积\nL\n225/256\n排量调节方式\n/\n螺杆\n传动机构型式\n/\n链轮链条\n开沟器型式\n/\n种/肥：弯型圆管/箭铲式\n开沟器数量\n个\n种/肥：12/6\n开沟器深度调节范围\nmm\n种/肥：20～50/50～90\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nΦ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～120\n破茬清垄工作部件型式\n/\n直刀\n风机型号名称\n/\n/\n风机叶轮直径\nmm\n/\n风机转速\nr/min\n/\n风机风压\nMPa\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","4100","2019TJ165","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1273,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-20/10","播种行数:20行;播种形式:免耕条播 ;","型号：2BFM-20/10；外形尺寸（长×宽×高）:1950×3250×1400mm；结构质量：900Kg；行距：窄行10+宽行20（cm）；工作行数：20行；工作幅宽：300cm；排种器形式：外槽轮；数量:10个；排肥器形式：外槽轮；数量:10个；传动机构形式：镇压轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：圆柱鼓铁轮；直径：44.6cm；防堵工作部件形式：灭茬刀；配套动力范围：73.5-92kW；纯工作小时生产率：0.67-1.07hm2/h；备注：每个播种器播两行","4800","2016TJ449","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1274,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","现代农装科技股份有限公司","免耕施肥播种机","2BMG-24","播种行数:24行;播种形式:免耕条播 ;","型号\t\t2BMG-24\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4370×5230×2175\n结构质量\tkg\t4300\n行距\tcm\t16\n工作行数\t行\t24\n工作幅宽\tcm\t384\n排种器形式\t\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t24\n排肥器形式\t\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t24\n传动机构形式\t\t链条传动\n开沟器形式\t\t直面双圆盘\n地轮形式\t\t橡胶充气轮\n地轮直径\tcm\t105.5\n防堵工作部件形式\tkW\t波纹圆盘\n配套动力范围\t\t88.7","4800","部20152395","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1275,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","现代农装科技股份有限公司","免耕施肥播种机","2BMG-20","播种行数:20行;播种形式:免耕条播 ;","结构型式\t\t牵引式\n配套动力范围\tkW\t≥88.2\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4212×4572×1925\n作业速度范围\tkm/h\t5～9\n作业小时生产率\thm2/h\t1.5～2.8\n行距\tmm\t160\n工作行数\t行\t20\n工作幅宽\tmm\t3200\n排种器型式\t\t控制式密齿型\n排种器数量\t个\t20\n排种器驱动方式\t\t地轮驱动\n排肥器型式\t\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t20\n排肥器驱动方式\t\t地轮驱动\n种/肥箱容积\tL\t种箱420，肥箱450\n排量调节方式\t\t螺纹调节\n传动机构型式\t\t链条传动\n开沟器型式\t\t直面双圆盘\n开沟器数量\t个\t20\n开沟器深度调节范围\tmm\t20～70\n地轮型式\t\t橡胶充气轮10.00-20\n地轮直径\tmm\t1055\n破茬清垄工作部件型式\t\t波纹圆盘\n覆土器型式\t\t金属圆环\n镇压器型式\t\t橡胶轮","4800","部20171388","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[1276,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","中机美诺科技股份有限公司","免耕播种机","2BFM24(6124)","播种行数:24行;播种形式:免耕条播 ;","1\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t4190mm×4750mm×2150mm\n2\t结构质量\tkg\t3742\n3\t行距\tcm\t15\n4\t工作行数\t行\t24\n5\t工作幅宽\tcm\t360\n6\t排种器型式\t/\t外槽轮\n7\t排肥器型式\t/\t垂直星轮\n8\t开沟器型式\t排种开沟器\t/\t双圆盘\n\t\t排肥开沟器\t/\t双圆盘\n9\t传动机构\t/\t地轮、链条传动\n10\t地轮\t形式\t/\t胶轮\n\t\t直径\tcm\tΦ100\n11\t防堵工作部件形式\t/\t波纹圆盘犁刀\n12\t配套动力\tkw\t≥88","4800","部2015423","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1277,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","中机美诺科技股份有限公司","免耕播种机","2BFM19(6119)","播种行数:19行;播种形式:免耕条播 ;","1\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t4190mm×4750mm×2150mm\n2\t结构质量\tkg\t2767\n3\t行距\tcm\t19\n4\t工作行数\t行\t19\n5\t工作幅宽\tcm\t361\n6\t排种器型式\t/\t外槽轮\n7\t排肥器型式\t/\t垂直星轮\n8\t开沟器型式\t排种开沟器\t/\t双圆盘\n\t\t排肥开沟器\t/\t双圆盘\n9\t传动机构\t/\t地轮、链条传动\n10\t地轮\t形式\t/\t胶轮\n\t\t直径\tcm\tΦ100\n11\t防堵工作部件形式\t/\t波纹圆盘犁刀\n12\t配套动力\tkw\t≥73.5","4800","部2015422","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1278,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-22/11","播种行数:22行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1590×3430×1400mm；结构质量：950kg；行距：12+17cm；工作行数：22行；播种形式：条播；工作幅宽：319cm；排种器形式/数量：外槽轮/11个（每个排种器播种2行）；排肥器形式/数量：外槽轮/11个；传动机构形式：镇压轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式/直径：无胎胶轮/Φ38cm；防堵工作部件形式：灭茬刀；配套拖拉机功率：≥73.5kW。","4800","2015TJ255","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1279,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-20/10","播种行数:20行;播种形式:免耕条播 ;","外形尺寸：1580×3130×1400mm；结构质量：890kg；行距：12+17cm；工作行数：20行；播种形式：条播；工作幅宽：290cm；排种器形式/数量：外槽轮/10个（每个排种器播种2行）；排肥器形式/数量：外槽轮/10个；传动机构形式：镇压轮+链传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式/直径：无胎胶轮/Φ38cm；防堵工作部件形式：灭茬刀；配套拖拉机功率：≥73.5kW。","4800","2015TJ254","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1280,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-20/10","播种行数:20行;播种形式:免耕条播 ;","项目\n单位\n设计值\n型号规格\n/\n2BMF-20/10\n结构型式\n/\n机械、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n80.8～102.9\n工作状态外形尺寸\nmm\n1930×2930×1450\n作业速度范围\nkm/h\n2.0～5.0\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.39～0.90\n行距\nmm\n125（或宽行+窄行：130+120）\n工作行数\n行\n20\n工作幅宽\nmm\n2500\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n20（2×10组）\n排种器驱动方式\n/\n地轮\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n10\n排肥器驱动方式\n/\n地轮\n种/肥箱容积\nL\n270/307\n排量调节方式\n/\n螺杆\n传动机构型式\n/\n链轮链条\n开沟器型式\n/\n种/肥：弯型圆管/箭铲式\n开沟器数量\n个\n种/肥：20/10\n开沟器深度调节范围\nmm\n种/肥：20～50/50～90\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nΦ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～120\n破茬清垄工作部件型式\n/\n直刀\n风机型号名称\n/\n/\n风机叶轮直径\nmm\n/\n风机转速\nr/min\n/\n风机风压\nMPa\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","4800","2019TJ167","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1281,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:2行；工作幅宽：106～140cm；排种器形式：勺轮式；排肥器形式：外槽轮式；传动机构形式：轴、链传动；开沟器形式：芯铧式；配套动力范围：14.7～18.3kW","900","2015T—027(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1282,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-3 结构型式：机械悬挂式 配套动力范围：22.0～29.4 kW 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1570×1650×1140mm 作业速度范围：2～5 km/h 作业小时生产率： 0.3～0.4 hm2/h 行距：500～650mm （可调） 工作行数：3 行  工作幅宽：1500～1950 mm（可调） 排种器型式：勺轮式 排种器数量：3 个 排种器驱动方式：地轮驱动 排肥器型式：外槽轮 排肥器数量： 3 个 排肥器驱动方式：地轮驱动 种/肥箱容积： L 9×3/150 排量调节方式：侧边螺旋直推动式 传动机构形式：轴+链条 开沟器型式 ： 箭铲 开沟器数量：3 个  开沟器调节深度范围： 30～50 mm 地轮型式： 轮式 地轮直径：Φ380 mm 地轮高度调节范围：0～50 mm 破茬清垄工作部件型式： 防缠绕筒、箭铲 覆土器型式 ：刮板式 镇压器型式： 轮式","900","鄂2019192","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1283,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南科海廷机械有限公司","玉米施肥精量免耕播种机","2BSJM-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数(行):3；排种器型式:勺轮（普通）；外形尺寸(长*宽*高MM):1350X1700X1070；结构形式:三点悬挂机械式；配套动力(KW):11.1~22.1；行距(MM):450-680；工作幅宽(MM):1350~2040；排种器数量(个):3；排肥器型式:外槽轮；排肥器数量(个):3；地轮型式:胶轮；地轮直径(MM):400；传动机构:传动轴；开沟器:箭铲；破茬垄工作部件形式:转轴式；覆土器型式:人字形覆土架；镇压器型式:地轮","900","豫2017159","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1284,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南科海廷机械有限公司","玉米施肥精量免耕播种机","2BSJM-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸(长*宽*高MM):1350X1200X1060；结构形式:三点悬挂机械式；配套动力(KW):8.8~13.2；行距(MM):450-870；工作行数(行):2；工作幅宽(MM):900~1740；排种器型式:勺轮；排种器数量(个):2；排肥器型式:外槽轮；排肥器数量(个):2；地轮型式:胶轮地轮直径(MM):400；传动机构:传动轴；开沟器:箭铲破茬垄；工作部件形式:转轴式；覆土器型式:人字形覆土架；镇压器型式:地轮","900","豫2017158","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1285,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","山东大华机械有限公司","玉米清茬免耕施肥精量播种机","2BMYFC-3/3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","播种行数3行;排种器型式：勺盘式;；外形尺寸（长×宽×高）：2050×2050×1250mm；结构型式：机械、悬挂式；工作幅宽：1800mm;配套动力：≥36.8kW轮式拖拉机;排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；肥器数量：3个；排种开沟器型式：尖铲式;清茬机构型式：旋刀式;清茬刀数量：12+24（36把）；防堵工作部件型式：防堵转轮式","900","鲁T2017044","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1286,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围(kW):22.1～55.1；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）:2000×1700×1200；作业速度范围(km/h):4～6；作业小时生产率(hm2/h):0.2～0.5；行距(mm):400～600；工作行数(行):3；工作幅宽(mm):1200～1800；排种器型式:勺轮式；排种器数量(个):3；排种器驱动方式:地轮驱动；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量(个):3；排肥器驱动方式:地轮驱动；种/肥箱容积(L):8×3/170；排量调节方式:种：档位式、肥：手轮式；传动机构型式:链传动+轴传动；开沟器型式:锄铲式；开沟器数量(个):种：3、肥：3；开沟器深度调节范围(mm):0～120；地轮型式:胶轮；地轮直径(mm):390；地轮高度调节范围(mm):0～130；破茬清垄工作部件型式:灭茬刀式；覆土器型式:板式；镇压器型式:胶轮","900","冀2017T—071","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1287,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围(kW):22.1～55.1；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）:2000×1350×1200；作业速度范围(km/h):4～6；作业小时生产率(hm2/h):0.2～0.5；行距(mm):400～900；工作行数(行):2；工作幅宽(mm):800～1800；排种器型式:勺轮式；排种器数量(个):2；排种器驱动方式:地轮驱动；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量(个):2；排肥器驱动方式:地轮驱动；种/肥箱容积(L):8×2/130；排量调节方式:种：档位式、肥：手轮式；传动机构型式:链传动+轴传动；开沟器型式:锄铲式；开沟器数量(个):种：2、肥：2；开沟器深度调节范围(mm):0～120；地轮型式:胶轮；地轮直径(mm):390；地轮高度调节范围(mm):0～130；破茬清垄工作部件型式:灭茬刀式；覆土器型式:板式；镇压器型式:胶轮","900","冀2017T—070","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1288,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南三得兴机械有限公司","玉米免耕播种机","2BCYF-3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","精量排钟器，播种行数3行","900","豫2015145","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1289,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南豪丰农业装备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-3型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：20.6～29.4kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1490×1825×1160mm；作业速度范围：2～4km/h；作业小时生产率：0.31～0.61h㎡/h；行距：600mm；工作行数：3行；工作幅宽：1800mm；排种器型式：勺轮式；数量：3个；驱动方式：地轮；排肥器型式：外槽轮；数量：3个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：10×3个/110L；排量调节方式：挡位/丝杆（播种/施肥）；传动机构型式：链条；开沟器：型式：靴式；数量：6（播种、施肥各3）个；深度调节范围：播种30～50mm/施肥50～100mm；地轮型式：橡胶轮；直径：Ф400mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","900","鄂2017195","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1290,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南豪丰农业装备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-2型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：13.2～22.1kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×1450×1140mm；作业速度范围：2～4km/h；作业小时生产率：0.20～0.41h㎡/h；行距：600mm；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm；排种器型式：勺轮式；数量:2个；驱动方式：地轮；排肥器型式：外槽轮；数量：2个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：10×2个/75L；排量调节方式：挡位/丝杆（播种/施肥）；传动机构型式：链条；开沟器：型式：靴式；数量：4（播种、施肥各2）个；深度调节范围：播种30～50mm/施肥50～100mm；地轮型式：橡胶轮；直径：Ф400mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","900","鄂2017194","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1291,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量免耕施肥播种机","2BMF/S-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×1280×1200mm；行距：700mm；工作行数2行；工作幅宽：1400mm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；种箱容积：8×2L；肥箱容积：104L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：肥开沟：锄铲式、种开沟：芯铧式；开沟器数量：2＋2个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","900","陕2017041","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[1292,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量免耕施肥播种机","2BMF/S-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1430×1780×1200mm；行距：700mm；工作行数：3行；工作幅宽：2100mm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；种箱容积：8×3L；肥箱容积：150L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：肥开沟：锄铲式、种开沟：芯铧式；开沟器数量：3＋3个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","900","陕2017042","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[1293,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMF-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式：悬挂式；排种器型式：勺轮式；行距：600mm；工作行数：3行；排种器驱动方式：地轮+万向节；开沟器型式：锄铲式。","900","鄂2019116","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1294,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式：悬挂式；排种器型式：勺轮式；行距：600mm；工作行数：2行；排种器驱动方式：地轮+万向节；开沟器型式：锄铲式。","900","鄂2019115","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1295,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:3行；排种器形式：勺轮式；工作幅宽：159～210cm；排肥器形式：外槽轮式；传动机构形式：轴、链传动；开沟器形式：芯铧式；配套动力范围：18.3～29.4kW","900","2015T—026(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1296,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精准播种机","2BMY-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1430*1260*1067；结构质量kg:158;行距cm:40-90;工作行数：2行；工作幅宽cm:80-180；排种器型式：勺轮式；数量2个 ；排肥器型式：外槽轮；数量2个；地轮型式：胶轮；直径40cm；传动机构：链齿传动；开沟器：锄铲式；配套动力范围：11-22KW","900","豫2016125","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1297,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精准播种机","2BMY-3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1430*1660*1067；结构质量kg:220;行距cm:40-60;工作行数：3行；工作幅宽cm:120-180；排种器型式：勺轮式；数量3个 ；排肥器型式：外槽轮；数量3个；地轮型式：胶轮；直径40cm；传动机构：链齿传动；开沟器：锄铲式；配套动力范围：11-22KW","900","豫2016126","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1298,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河南沃正实业有限公司","玉米免耕穴播机","2BMZJ-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1550×1270×1130（mm）；结构质量：220kg；行距：600mm；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm；排种器形式：转仓勺式，数量2个；排肥器形式：外槽轮式：数量2个；传动机构：链轮链条；开沟器形式：剪铲式；地轮形式：橡胶轮胎；直径：40cm；防堵工作部件形式：防缠绕筒；配套动力：12.5～29.4kW。","900","豫2015044","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1299,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-4C","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:4行；排种器形式：勺轮式；工作幅宽：200～248cm；排肥器形式：外槽轮式；传动机构形式：链传动+轴传动；开沟器形式：锄铲式；配套动力范围：18.3～36.7kW","1600","冀2016T—042","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1300,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:4行；排种器形式：勺轮式；传动机构：传动轴、链条、齿轮；开沟器：芯铧式；排肥器形式：外槽轮式；配套动力范围：18.3～29.4kW","1600","部20152591","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1301,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-5C","播种行数:5行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:5行；配套动力范围：≥36.8kW；工作幅宽：2500～3100mm；排肥器型式：外槽轮式；排种器型式：勺轮式；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","1600","部20181152","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1302,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-5","播种行数:5行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-5 结构型式：机械悬挂式 配套动力范围：44.1～73.0kW 工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 1650×2680×1220 mm 作业速度范围： 2～5 km/h 作业小时生产率：0.6～0.9 hm2/h 行距： 500～650（可调）mm 工作行数： 5行 工作幅宽：2500～3250（可调） mm  排种器型式 ：勺轮式 排种器数量： 5 个 排种器驱动方式：地轮驱动 排肥器型式：外槽轮 排肥器数量： 5个 排肥器驱动方式 ：地轮驱动 种/肥箱容积：  9×5/170L 排量调节方式 ：侧边螺旋直推动式 传动机构形式：轴+链条 开沟器型式：  箭铲 开沟器数量： 5 个 开沟器调节深度范围 mm 30～50 地轮型式： 轮式 地轮直径：Φ380 mm 地轮高度调节范围：0～50 mm  破茬清垄工作部件型式： 防缠绕筒、箭铲 覆土器型式 ：刮板式  镇压器型式：轮式","1600","鄂2019192","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1303,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-4 结构型式：机械悬挂式 配套动力范围：29.4～44.1 kW 工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 1640×2490×1220 mm 作业速度范围：2～5 km/h 作业小时生产率：0.4～0.6 hm2/h 行距： 500～650（可调） mm 工作行数：4 行 工作幅宽： 2000～2600（可调 ） mm 排种器型式： 勺轮式 排种器数量：4 个 排种器驱动方式：地轮驱动 排肥器型式 ：外槽轮 排肥器数量： 4 个 排肥器驱动方式：地轮驱动 种/肥箱容积：9×4/150 L  排量调节方式： 侧边螺旋直推动式 传动机构形式：轴+链条 开沟器型式：箭铲 开沟器数量：  4 个开沟器调节深度范围： 30～50 mm 地轮型式： 轮式 地轮直径：Φ380 mm 地轮高度调节范围： 0～50mm  破茬清垄工作部件型式： 防缠绕筒、箭铲  覆土器型式：刮板式 镇压器型式： 轮式","1600","鄂2019192","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1304,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","免耕施肥玉米精量播种机","2BF-4/4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","型号：2BYF-4/4；外形尺寸：2000X2300X1100mm；结构质量：530kg；行距：45-60（可调）cm；工作行数：4行；工作幅宽：180-240cm；排种器形式：勺盘式；数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；数量：4个；传动方式：地轮+链条+传动轴；开沟器形式：铲锄式；地轮形式：橡胶轮（镇压轮）；直径：38cm；配套动力：≥29.4kw；防堵工作部件形式：防缠辊；生产效率：≥0.3hm2/h","1600","2015TJ354","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1305,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南科海廷机械有限公司","玉米施肥精量免耕播种机","2BSJM-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","播种行数:4行;排种器形式:勺轮（普通）;外形尺寸(长*宽*高MM):1460X2330X1070；结构形式:三点悬挂机械式；配套动力(KW):22.1~58.8；行距(MM):450-710；工作幅宽(MM):1800~2840；排种器数量(个):4排肥器型式:外槽轮；排肥器数量(个):4；地轮型式:胶轮；地轮直径(MM):400；传动机构:传动轴；开沟器:箭铲；破茬垄工作部件形式:转轴式；覆土器型式:人字形覆土架；镇压器型式:地轮\n备注","1600","豫2017160","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1306,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","山东大华机械有限公司","玉米清茬免耕施肥精量播种机","2BMYFC-4/4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","播种行数4行;排种器型式：勺盘式；外形尺寸（长×宽×高）：2140×2550×1240mm；配套动力：≥47.8kW轮式拖拉机，工作幅宽：2400mm；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：尖铲式，清茬机构型式：旋刀式，清茬刀总数量：16+32（48把），防堵工作部件型式：防堵转轮式","1600","鲁T2017109","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1307,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-5","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围(kW):55.1～102.9；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）:2500×2850×1200；作业速度范围(km/h):4～6；作业小时生产率(hm2/h):0.5～0.8；行距(mm):400～600；工作行数(行):5；工作幅宽(mm):2000～3000；排种器型式:勺轮式；排种器数量(个):5；排种器驱动方式:地轮驱动；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量(个):5；排肥器驱动方式:地轮驱动；种/肥箱容积(L):8×5/300；排量调节方式:种：档位式、肥：手轮式；传动机构型式:链传动+轴传动；开沟器型式:锄铲式；开沟器数量(个):种：5、肥：5；开沟器深度调节范围(mm):0～120；地轮型式:胶轮；地轮直径(mm):390；地轮高度调节范围(mm):0～130；破茬清垄工作部件型式:灭茬刀式；覆土器型式:板式；镇压器型式:胶轮","1600","冀2017T—071","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1308,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南三得兴机械有限公司","玉米免耕播种机","2BCYF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","精量排种器，播种行数4行","1600","豫2015146","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1309,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","玉米精量免耕播种机","2BYF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式：机械式、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1950×2400×1150；行距（mm）：600；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2400；排种器型式：勺盘式；排种器数量（个）：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个)：4；种箱容积（L）：8×4；肥箱容积（L）：145；排量调节方式：齿轮变速箱/螺纹调节；传动机构型式：齿轮+链条+万向节；开沟器型式：平凿铲；开沟器数量（个）：4；地轮型式：胶轮（镇压轮）；地轮直径（mm）：400；破茬清垄工作部件型式：灭茬刀；镇压器型式：地轮镇压（胶轮）","1600","部20171858","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1310,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南豪丰农业装备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-4型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：36.8～51.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1650×2490×1220mm；作业速度范围：2.5～5.0km/h；作业小时生产率：0.51～1.02h㎡/h；行距：600mm；工作行数：4行；工作幅宽：2400mm；排种器型式：勺轮式；数量4个；驱动方式：地轮；排肥器型式：外槽轮；数量：4个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：10×4个/150L；排量调节方式：挡位/丝杆（播种/施肥）；传动机构型式：链条；开沟器：型式：靴式；数量：8（播种、施肥各4）个；深度调节范围：播种30～50mm/施肥50～100mm；地轮型式：橡胶轮；直径：Ф400mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","1600","鄂2017195","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1311,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南豪丰农业装备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFY-5","播种行数:5行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMFY-5型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：44.1～58.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1680×2980×1220mm；作业速度范围：2.5～5.0km/h；作业小时生产率：0.64～1.28h㎡/h；行距：600mm；工作行数：5行；工作幅宽：3000mm；排种器型式：勺轮式；数量：5个；驱动方式：地轮；排肥器型式：外槽轮；数量：5个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：10×5个/185L；排量调节方式：挡位/丝杆（播种/施肥）；传动机构型式：链条；开沟器：型式：靴式；数量：10（播种、施肥各5）个；深度调节范围：播种30～50mm/施肥50～100mm；地轮型式：橡胶轮；直径：Ф400mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","1600","鄂2017195","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1312,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥玉米播种机","2BMYF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸:1580x2390x1080mm,结构质量:318kg,行距:60cm,工作行数:4行,工作幅宽:2400mm,排种器型式:勺轮式,排种器数量:4个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量4个，地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm，传动机构:链轮链条,开沟器:锄铲式,配套动力:13-20.5kW。","1600","豫2015021","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1313,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量免耕施肥播种机","2BMF/S-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1430×2350×1200mm；行距：640mm；工作行数：4行；工作幅宽：2560mm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；种箱容积：8×4L；肥箱容积：86×2L；排量调节方式：种：变速器、肥：螺旋手柄；传动机构型式：地轮＋链条＋传动轴；开沟器型式：肥开沟：锄铲式、种开沟：芯铧式；开沟器数量：4＋4个；地轮型式：铁轮；地轮直径：360mm；镇压器型式：地轮。","1600","陕2017042","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[1314,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式：悬挂式；排种器型式：勺轮式；行距：600mm；工作行数：4行；排种器驱动方式：地轮+万向节；开沟器型式：锄铲式。","1600","鄂2019116","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1315,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","山西河东雄风农机有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BFM-4A","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构质量kg：327；行距cm：45-68可调；工作行数：4；工作幅宽cm：240；排种器形式：机械勺轮式；排种器数量：4；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4；传动机构：链条传动；开沟器：箭铲式；地轮形式：钢制镇压轮；地轮直径mm：380；防堵工作部件形式：防缠辊；配套动力kW：29.4～66.2","1600","部2015380","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[1316,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-4B","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构质量kg：460；行距cm：63.5；工作行数：4；工作幅宽cm：254；排种器型式：机械勺轮式；排种器数量：4；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4；排量调节方式：变速机构；传动机构型式：链轮、链条；开沟器型式：箭铲式；地轮形式：钢制；地轮直径mm：410；破茬清垄工作部件型式：箭铲式；配套动力kW：66.2及以上；作业速度km/h：2～4；作业小时生产率hm2/h：0.5～1。","1600","部20171495","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[1317,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南农神机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BJY-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸：1570*2280*1150mm；结构质量：200kg;行距：65cm；工作行数：4行；工作幅宽：260cm；排种器型式：勺盘式；数量：4个；排肥器型式：外槽轮；数量：4个；传动机构：链条；开沟器：犁铧式；防堵工作部件形式：防缠绕筒；配套动力范围：47.8-58.8kW","1600","豫2015233","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1318,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-5","播种行数:5行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:5行；排种器型式：勺轮式；工作幅宽：300cm；排肥器型式：外槽轮；种/肥箱结构型式：种：单行独立肥：多行合并；防堵工作部件型式：防缠辊；配套动力范围：≥36.8kW","1600","冀2016T—263（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1319,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","济宁博玩工贸有限公司","免耕施肥播种机","2BMYF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","型号规格：2BMYF-4； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×2500×1190mm ;   作业速度范围：4-6km/h； 作业小时生产率：1.0-1.5h㎡/h;  行距：600-700mm;  工作行数：4；  工作宽幅：2720mm;   排种器型式：勺盘式；  排种器数量：4；  排种器驱动方式：地轮驱动；  排肥器型式：外槽轮式；  排肥器数量:4;   排肥器驱动方式：地轮驱动； 开沟器型式:芯铧式；  排种开沟器数量:4个；  排肥开沟器数量：4个；  地轮型式：橡胶轮； 地轮直径：390mm;   破茬清垄工作部件：芯铧式开沟器+防缠轮；  覆土器型式：八字型覆土器；  镇压型式：橡胶轮；","1600","部20180756","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1320,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","安徽双林机械制造有限公司","免耕灭茬点播机","2BM-8","播种行数:8行;播种形式:免耕穴播 ;","型号 ：2BM-8 外形尺寸（长×宽×高）：2080×2600×1405（mm） 结构质量： 1050kg 行距：30cm 工作行数：8行 工作幅宽：240cm 排种器形式：指夹式 数量：8个 传动机构形式 ：地轮+链条 开沟器形式：锄铲式 地轮形式：整体滚筒式 地轮直径 ：Ф32cm 防堵工作部件形式：甩刀式 配套动力范围：70-90（KW） 纯工作小时生产率：0.4-.09（hm2/h）","3000","2016TJ075","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1321,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","安徽双林机械制造有限公司","免耕施肥点播机","2BMF-6","播种行数:6行;播种形式:免耕穴播 ;","型号：2BMF-6 外形尺寸（长×宽×高）：1720×2180×1350（mm） 结构质量：900kg 行距：30cm 工作行数：6行 工作幅宽：180cm 排种器形式：填充式 排种器数量：6个 排肥器形式：外槽轮式 排肥器数量：6个 传动机构形式：地轮+链条 开沟器形式：锄铲式 地轮形式：独体中空铁轮 地轮直径：Φ46cm 风机直径：/ 风机转速：/ 风机风压：/ 防堵工作部件形式：防缠绕圆盘锯齿侧切刀 配套动力范围：70～100（kW） 纯工作小时生产率：0.2～0.4（hm2/h）","3000","2016TJ074","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1322,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-6C","播种行数:6行;播种形式:免耕穴播 ;","工作幅宽：3000～3720mm；排种器型式：勺轮式；传动机构型式：链传动；排肥器型式：外槽轮式；破茬清垄工作部件型式：防缠辊；配套动力范围：≥44.1kW","3000","部20181153","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1323,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","山东庆云颐元农机制造有限公司","玉米精量免耕播种机","2BMYF-8/8","播种行数:8行;播种形式:免耕穴播 ;","外型尺寸（长×宽×高）mm：2800×4900×1440；结构质量（kg）：1922；行距（cm）：60；工作行数（行）：8；工作幅宽（cm）：480；排种器形式：勺轮式；排种器数量（个）：8；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量（个）：8；传动机构：链条传动；开沟器：凿铲式；地轮形式：橡胶轮；地轮直径（cm）：40；防堵工作部件形式：旋刀式动力防堵；配套动力范围（kW）：73.5～91.9","3000","部2015397","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1324,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕花生播种机","2BHMF-6A","播种行数:6行;播种形式:免耕穴播 ;","外形尺寸:2020x2000x1000mm,结构质量:241kg,行距:30cm(可调),工作行数:6行,排种器型式:转仓式,排种器数量:6个,配套动力:29-77kW][传动机构:链轮链条,开沟器:锄铲式,工作幅宽:1800mm,排肥器型式:外槽轮,地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm","3000","豫2016076","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1325,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","格兰农业设备（大庆）有限公司","免耕播种机","2BMJ-6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号规格：2BMJ-6；结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：66.2～88.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2400×4650×1720；作业速度范围（km/h）：6～12；作业小时生产率（hm2/h）：1～3；行距（mm）：350～700（可调）; 工作行数（行）：6；工作幅宽（mm）：2100～4200（可调）；排种型式：气吸式；排种数量（个）：6；排种驱动方式：链条；排肥型式：外槽轮；排肥数量（个）：6；排肥驱动方式：链条；种/肥箱容积（L）：6×30/2×220；排量调节方式：手动调节传动比（更换齿轮）；传动机构型式：地轮驱动、链传动；开沟器型式：种:双圆盘/肥:双缺口圆盘；开沟器数量（个）：6/6；开沟器深度调节范围（mm）：0~100；地轮型式：充气橡胶轮；地轮直径（mm）：670；地轮高度调节范围（mm）：0~100；风机叶轮直径（mm）：400；风机转速（r/min）：5400；风机风压：0.008mpa；破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀、拨草轮；覆土器型式：V型双橡胶圆盘；镇压器型式：V型双橡胶圆盘","3000","黑垦鉴2018039","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1326,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-6","播种行数:6行;播种形式:免耕穴播 ;","工作行数:6行；排种器型式：勺轮式；工作幅宽：360cm；排肥器型式：外槽轮；种/肥箱结构型式：种：单行独立、肥：多行合并；排量调节方式：种：变速箱、肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；配套动力范围：≥44.1kW","3000","冀2016T—264（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1327,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕玉米施肥穴播机","2BYMF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式:精量排种器(指夹式),播种行数:2行，外形尺寸（长X宽X高）1450X1250X980,结构质量:150Kg,行距：45-68cm,工作幅宽120cm,排种器型式：指夹式，数量：2个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：2个，地轮型式：橡胶轮，地轮直径：40cm,传动机构：链轮链条，开沟器：箭铲式，防堵工作部件型式：防缠绕筒式，配套动力：8.8-13.2Kw","1000","豫2016047","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1328,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕玉米施肥穴播机","2BYMF-3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式:(指夹式),播种行数:3行，外形尺寸（长X宽X高）1450X2180X980,结构质量:210Kg,行距：45-68cm,工作幅宽210cm,排种器型式：指夹式，数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，数量：3个，地轮型式：胶轮，地轮直径：40cm,传动机构：链轮链条，开沟器：箭铲式，防堵工作部件型式：防缠绕筒式，配套动力：14.7-29.7Kw","1000","豫2016045","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1329,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","现代农装科技股份有限公司","玉米免耕精密播种机","2BMY-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式\t\t牵引式\n配套动力范围\tkW\t25.7～44.4\n工作时外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3320×1915×1560\n作业速度范围\tkm/h\t4～8\n作业小时生产率\thm２/h\t0.48～1.0\n行距\tmm\t400～650\n工作行数\t行\t2\n工作幅宽\tmm\t1200～1300\n排种器型式\t\t指夹式排种器\n排种器数量\t个\t2\n排种器驱动方式\t\t地轮驱动\n排肥器型式\t\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t2\n排肥器驱动方式\t\t地轮驱动\n种/肥箱容积\tL\t55x2/413\n排量调节方式\t\t播种排量调节方式：传动比 排肥排量调节方式：扳杆式\n传动机构型式\t\t地轮驱动链传动\n开沟器型式\t\t播种开沟器：同步限深双圆盘 施肥开沟器：双圆盘\n开沟器数量\t个\t播种开沟器：2 施肥开沟器：2\n开沟器深度调节范围\tmm\t播种开沟器：30-80 施肥开沟器：60-120\n地轮型式\t\t充气橡胶轮\n地轮直径\tmm\t750\n地轮高度调节范围\tmm\t0-120\n破茬清垄工作部件型式\t\t双渐开线星轮，波纹圆盘\n覆土器型式\t\t零压V型橡胶轮\n镇压器型式\t\t零压V型橡胶轮","1000","京201901","2023-12-31","通用类","北京市",""]
[1330,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥精量玉米播种机","2BMYFJ-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸:1350x1240x1080mm,结构质量:143kg,行距:60cm,工作行数:2行,工作幅宽:1200mm,排种器型式:指夹式,排种器数量:2个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量2个，地轮型式:轮式,地轮直径:40cm，传动机构:链轮链条,开沟器:锄铲式,配套动力:11-18kW","1000","豫2015018","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1331,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥精量玉米播种机","2BMYFJ-3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸:1360x1690x1080mm,结构质量:205kg,行距:60cm,工作行数:3行,工作幅宽:1800mm,排种器型式:指夹式,排种器数量:3个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量3个，地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm，传动机构:链轮链条,开沟器:锄铲式,配套动力:17.6-20.5kW","1000","豫2015019","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1332,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-2A","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：机械式；牵引式；播种行数：2行，排种器形式：指夹式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3280×2280×1340mm；配套动力范围：25.7～36.8kW；工作幅宽：800～1400mm；作业速度范围：4～7km/h；作业小时生产率：0.3～1.0hm2/h；行距:400～700mm;排种器数量:2个;排肥器型式:螺旋外槽轮式;排肥器数量:2个;开沟器型式:双圆盘式（种）/单圆盘式（肥）;镇压器型式:V型设置窄空心橡胶轮","1000","鲁T2018110","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1333,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMYFZ-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作行数（行）:2 ；排种器数量（个）:2 ；结构形式:机械式；牵引式 ；工作状态的外形尺寸（长*宽*高mm）:2920×2020×1480 ；配套动力范围（kw）: 22-37；排种器型式:指夹式 ；行距（mm）:400-700； 工作幅宽（mm）:800-1400；排肥器形式:双搅龙式； 排肥器数量（个）:2； 传动机构形式:链条传动 ；开沟器（施肥/播种）型式：单圆盘/双圆盘；开沟器（施肥/播种）数量（个）：2/2；开沟器（施肥/播种）深度调节范围：30-100mm；地轮型式：橡胶轮","1000","2018TJ441","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1334,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","莱州市金达威机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构形式：牵引式，播种行数：2行，排种器形式：指夹式，行距：400-700mm，工作幅宽：800-1400mm","1000","鄂2019013","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1335,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕精量播种机","2BMQE-2C","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式：气力式；播种行数：2行；结构型式：牵引式、气力式","1000","鲁T2017045","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1336,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕播种机","2BMQE-2A","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：气吸式；工作行数：2行；结构型式：牵引式、气力式。","1000","2016TJ064","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1337,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕播种机","2BMXE-2A","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：精量，指夹式；工作行数：2行；结构型式：牵引式、气力式","1000","2016TJ063","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1338,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","华创机器人制造有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMJF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号规格：2BMJF-2；配套动力范围kw:35-40；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3300×2000×2000；行距mm:400-750（可调）；工作行数:2行；工作幅宽mm:800-1500（可调）；排种器型式:指夹式；排种器数量:2个；排种器驱动方式：链轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；排肥器驱动方式：链轮驱动；种/肥箱容积L：36/183；排量调节方式:链轮调节；传动机构型式:地轮传动；开沟器型式:（排种）双圆盘/（排肥）豁口单圆盘；开沟器数量:（排种）2/（排肥）2；地轮型式:充气橡胶轮；地轮直径mm:Ф760；破茬清垄工作部件型式:圆盘刀；覆土器型式:V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式:V型设置窄空心橡胶轮；","1000","鄂2017183","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1339,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","吉林瑞丰重工有限公司","免耕施肥播种机","2BZMF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外型尺寸(长×宽×高)mm:3000×2000×1450；结构质量:1000kg；工作幅宽(mm):800-1400；行距(mm):400-700；工作行数:2行；排种器形式:指夹式；排种器数量:2个；排肥器形式:双搅龙；排肥器数量:2个；传动机构形式:上置式链条传动；开沟器形式:圆盘；地轮形式:胶轮；地轮直径(mm):700；配套动力(kW):37-48；与拖拉机挂接方式:牵引式. 精量播种器形式和结构形式：机械传动式、牵引式（免耕指夹式精量施肥播种机）","1000","吉农机鉴2018-083","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[1340,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕玉米精量施肥穴播机","2BYMF-3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：11-18.38KW,外形尺寸：1480X1980X1180, 作业速度范围：2.20-2.22km/h,作业小时生产率：0.3-0.45h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：3行，工作幅宽：1350-2040mm,排种器型式：指夹式，数量：3个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：3个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：24/163L,排量调节方式：档位调节（种）/螺纹调节（肥），传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：3（种）/3（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压轮毂式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：箭铲转轴式，覆土器型式：拉板式，镇压器型式：镇压轮毂式","1000","豫2018154","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1341,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕玉米精量施肥穴播机","2BYMF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：8.8-13.2KW,外形尺寸：1590X1370X1150, 作业速度范围：2.0-2.2km/h,作业小时生产率：0.2-0.3h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：2行，工作幅宽：900-1360mm,排种器型式：指夹式，数量：2个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：2个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：16/129L,排量调节方式：档位调节（种）/螺纹调节（肥），传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：2（种）/2（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压轮毂式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：箭铲转轴式，覆土器型式：拉板式，镇压器型式：镇压轮毂式","1000","豫2018153","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1342,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYFJ-3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1460*1600*1080；结构质量kg:176;行距cm:60-90;工作行数：3行；工作幅宽cm:180-270；排种器型式：指夹式；数量3个 ；排肥器型式：外槽轮；数量3个；地轮型式：胶轮；直径40cm；传动机构：链条；开沟器：扁铲式；配套动力范围：15-18KW","1000","豫2015168","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1343,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYFJ-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1460*1300*1080；结构质量kg:130;行距cm:60-90;工作行数：2行；工作幅宽cm:120-180；排种器型式：指夹式；数量2个 ；排肥器型式：外槽轮；数量2个；地轮型式：胶轮；直径38cm；传动机构：链条；开沟器：扁铲式；配套动力范围：12-15KW","1000","豫2015167","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1344,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕气吸施肥播种机","2BYQF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作行数:4行；排种器型式：气吸式；工作幅宽：2200～2600mm；排肥器型式：外槽轮式；排量调节方式：种：变速箱、肥：螺纹式；传动机构型式：链轮、链条；破茬清垄工作部件型式：防缠开沟器；风机风压：4.0～6.5MPa","1600","冀2017T—061","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1345,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕玉米施肥穴播机","2BYMF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式:精量排种器(指夹式),播种行数:4行，外形尺寸（长X宽X高）1450X2400X980,结构质量:300Kg,行距：45-68cm,工作幅宽230cm,排种器型式：指夹式，数量：4个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：4个，地轮型式：橡胶轮，地轮直径：40cm,传动机构：链轮链条，开沟器：箭铲式，防堵工作部件形式：防缠绕筒式，配套动力：44.1-51.4Kw","1600","豫2016046","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1346,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-4B","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：牵引式；排种器型式：指夹式；工作行数：4；外形尺寸（长×宽×高）3000×2700×1700mm;结构质量：1260kg;配套动力范围：88.3～110.3kw轮式拖拉机；行距：400～700mm;工作幅宽：2800mm;排种器数量：4个：排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：4；传动机构形式：链条传动;防堵工作部件形式：凿铲","1600","部20160241","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1347,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河南豪丰农业装备有限公司","玉米宽幅免耕施肥播种机","2BMJK-5","播种行数:5行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号规格：2BMJK-5型；结构型式：三点悬挂/气力式；配套动力范围：69.9～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2350×2910×1815mm；作业速度范围：2.5～5km/h；作业小时生产率：0.64～1.28h㎡/h；行距：600mm；工作行数：5行；工作幅宽：3000mm；排种器型式：双腔气吸排种；数量:5个；驱动方式：地轮（橡胶轮胎）；排肥器型式：外槽轮；数量：5个；驱动方式：地轮（橡胶轮胎）；种/肥箱容积：（种）7×5个/（肥）255L；排量调节方式：（种）挡位/（肥）螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：箭铲式；数量：5个；深度调节范围：（种）40～70mm/（肥）80～110mm；地轮型式：橡胶轮胎；直径：Ф600mm；高度调节范围：0-100mm；破茬清垄工作部件型式：双翼锄铲式；风机：型号名称：B6-70-1NO4.5c右90°；叶轮直径：Ф450mm；转速：7000r/min；风压：0.6MPa；覆土器型式：双橡胶轮。","1600","鄂2018094","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1348,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BMF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸(长X宽X高)MM:1600*2200*1250,结构质量:400KG,行距:40-60CM,工作行数:4行,排种器:形式:指夹式,数量:4个,排肥器:形式:外槽轮式,数量:4个","1600","部20170504","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1349,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","现代农装科技股份有限公司","玉米免耕精量播种机","2BJ-470","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号2BJ-470\n外形尺寸（长×宽×高）  mm3920×4450×2125（运输状态）\n结构质量 kg 1700\n行距 cm 70\n工作行数 行 4\n工作幅宽 cm 280\n排种器形式  指夹式\n排种器数量 个 4\n排肥器形式 外槽轮式\n排肥器数量 个 4×2\n传动机构形式 链条传动\n开沟器形式 双圆盘（排种） 单圆盘（排肥）\n地轮形式 齿爪辐条式\n地轮直径 cm 66.5\n防堵工作部件形式 kW 波纹圆盘\n配套动力范围 66.15","1600","部20152394","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1350,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥精量玉米播种机","2BMYFJ-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸:1580x2300x1080mm,结构质量:318kg,行距:60cm,工作行数:4行,工作幅宽:2400mm,排种器型式:指夹式,排种器数量:4个,排肥器型式:外槽轮,排肥器数量4个，地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm，传动机构:链轮链条,开沟器:锄铲式,配套动力:29.4-36.7kW","1600","豫2015020","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1351,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河北神禾农业机械有限公司","免耕施肥精量播种机","2BYMZF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2030×2900×1500）mm，行距（500～650）mm，地轮型式（充气轮胎）","1600","冀2017T—208","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1352,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","现代农装科技股份有限公司","玉米清垄免耕精密播种机","2BQX-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称\t2BQX-4 型玉米清垄免耕精密播种机\n结构型式\t气力式；悬挂式\n工作状态外形尺寸\tmm\t2015 mm×3160 mm×1550 mm\n行距\tmm\t550～650\n工作行数\t行\t4\n工作幅宽\tmm\t2200～2600\n排种器型式\t/\t气吸式\n排种器数量\t个\t4\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t4\n种/肥箱容积\t/\t35×4/160×2\n排量调节方式\t/\t排种量：传动比+种盘 排肥量：螺纹调节外槽轮长度\n传动机构型式\t/\t套筒滚子链（地轮）\n开沟器型式\t/\t施肥开沟器：箭铲式 播种开沟器：同步限深双圆盘\n开沟器数量\t个\t施肥开沟器：4 播种开沟器：4\n地轮型式\t/\t6.00-12 充气轮胎\n地轮直径\tmm\t650\n破茬清垄工作部件型式\t/\t弹齿清垄\n风机型号名称\t/\t2BQXD-9 轴流风机\n风机叶轮直径\tmm\t400\n风机转速\tr/min\t5600\n覆土器型式\t/\tV型橡胶轮\n镇压器型式\t/\tV形橡胶轮","1600","部20180037","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[1353,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-4A","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：牵引式；排种器型式：指夹式；工作行数：4；外形尺寸（长×宽×高）3000×2700×1700mm;结构质量：1260kg;配套动力范围：40.4～51.5kw轮式拖拉机行距：400～700mm;工作幅宽：2800mm;排种器数量：4个：排肥器形式：透明螺旋；排种器数量：4；传动机构形式：链条传动;防堵工作部件形式：波纹圆盘+双轮齿式拨草轮","1600","部20160240","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1354,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕气吸播种机","2BMYFQQ-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：气力式；牵引式；工作行数：4行；排种器型式：气吸式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3280×3180×1660mm；行距：400～700mm；工作幅宽：1600～2800mm；排肥器型式：外槽轮式；排种器数量：4个；种/肥箱容积：种：40×4 L肥：230×2L；传动结构型式：地轮+链条+万向节；开沟器型式：种：双圆盘式 肥：双圆盘式；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","1600","部20190340","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1355,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMYFZ-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作状态的外形尺寸（长*宽*高mm）:3800×3580×1760 ；配套动力（kw）:40-60； 结构型式:机械式；牵引式 ；行距（mm）:400-700 ；工作行数（行）:4； 工作幅宽（mm）:1600-2800； 排种器型式:指夹式 ；排种器数量（个）:4 ；排肥器型式:双搅笼； 排肥器数量（个）:4； 排量调节方式:链轮调节； 传动机构形式:地轮传动 ；地轮型式：胶轮；破茬清垄工作部件型式:分草轮、播种松土圆盘、刮板 ；覆土器型式:V型双圆盘 ；镇压器型式:V型双圆盘","1600","部20170865","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1356,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","莱州市金达威机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作行数：4行，播种器形式：指夹式，行距：400-750mm，工作幅宽：1600-3000mm，工作状态外形尺寸：3750*3570*1430mm","1600","部20181206","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1357,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕播种机","2BMXE-5A","播种行数:5行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：精量，指夹式；工作行数：5行；结构型式：牵引式、气力式","1600","2016TJ065","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1358,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕精量播种机","2BMQE-4A","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：精量，气吸式；播种行数：4行；结构型式：牵引式、气力式","1600","部20171083","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1359,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","华创机器人制造有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMJF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号：2BMJF-4；配套动力范围kw:40～51；外形尺寸（长×宽×高）:3300mm×3500mm×2300mm (运输状态)；结构质量kg:1800；行距cm:40～66；工作行数:4行；工作幅宽cm:160～264；排种器型式:指夹式；排种器数量:4个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；传动机构形式：链轮 、链条；开沟器形式：圆盘；地轮形式：胶轮；地轮直径cm:Φ68；防堵工作部件形式:刮板式；","1600","部20160296","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1360,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕精量播种机","2BMQE-5A","播种行数:5行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：气力式；播种行数：5行；结构型式：牵引式、气力式","1600","部20180935","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1361,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河北神禾农业机械有限公司","气吸式免耕施肥播种机","2BYMQF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作状态外形尺寸长×宽×高（2030×2900×1500）mm，行距（500～650）mm，地轮型式（充气轮胎）","1600","冀2017T—209","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1362,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYFJ-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸（长*宽*高）（mm)：1460*2400*1080；结构质量kg:235;行距cm:60-90;工作行数：4行；工作幅宽cm:240-360；排种器型式：指夹式；数量4个 ；排肥器型式：外槽轮；数量4个 ；地轮型式：胶轮；直径40cm；传动机构：链条；开沟器：扁铲式；配套动力范围：30-48KW","1600","豫2015169","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1363,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","免耕玉米精量施肥穴播机","2BYMF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：机械悬挂式，配套动力：27.4-44.1KW,外形尺寸：1470X2510X1190, 作业速度范围：2.20-2.58km/h,作业小时生产率：0.4-0.6h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：4行，工作幅宽：1800-2720mm,排种器型式：指夹式，数量：4个，排肥器型式：宽齿外槽轮式，数量：4个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：32/238L,排量调节方式：档位调节（种）/螺纹调节（肥），传动机构型式：链轮链条，开沟器型式：箭铲式，数量：4（种）/4（肥）个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：镇压轮毂式，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,破茬清垄工作部件型式：箭铲转轴式，覆土器型式：拉板式，镇压器型式：镇压轮毂式","1600","豫2018155","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1364,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","河南豪丰农业装备有限公司","油菜精密播种机","2BFGQ-8","播种行数:8行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号规格：2BFGQ-8型；结构型式：三点悬挂/气力式；配套动力范围：51.5～73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2240×2390×1490mm；作业速度范围：2.5～5km/h；作业小时生产率：0.43～0.85h㎡/h；行距：250mm；工作行数：8行；工作幅宽：2000mm；排种/肥器型式：气吸式/外槽轮；数量:8/6个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：1.3L×8个/130L；排量调节方式：（种）档位/（肥）丝杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘式；数量：8个；深度调节范围：0～40mm；地轮型式：滚筒式；直径：Ф340mm；高度调节范围：0-95mm；风机：型号名称：2RB713-1HY99-Z型旋涡式风机；叶轮直径：Ф340mm；转速：3000～5000r/min；风压：0.025MPa；覆土器型式：仿形拖板；镇压器型式：滚筒式。","3900","鄂2018096","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1365,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","格兰农业设备（大庆）有限公司","免耕播种机","2BMJ-9","播种行数:9行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号规格：2BMJ-9；结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：110.3～183.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3000×7770×1720；作业速度范围（km/h）：6～12；作业小时生产率（hm2/h）：2～4；行距（mm）：350～700（可调）; 工作行数（行）：9；工作幅宽（mm）：3150～6300（可调）；排种型式：气吸式；排种数量（个）：9；排种驱动方式：链条；排肥型式：外槽轮；排肥数量（个）：9；排肥驱动方式：链条；种/肥箱容积（L）：9×30/4×220；排量调节方式：手动调节传动比（更换齿轮）；传动机构型式：地轮驱动、链传动；开沟器型式：种:双圆盘/肥:双缺口圆盘；开沟器数量（个）：9/9；开沟器深度调节范围（mm）：0~100；地轮型式：充气橡胶轮；地轮直径（mm）：670；地轮高度调节范围（mm）：0~100；风机叶轮直径（mm）：400；风机转速（r/min）：5400；风机风压：0.008mpa；破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀、拨草轮；覆土器型式：V型双橡胶圆盘；镇压器型式：V型双橡胶圆盘","3900","黑垦鉴2018038","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1366,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","格兰农业设备（大庆）有限公司","免耕播种机","2BMJ-12","播种行数:12行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号规格：2BMJ-12；结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：132.4～191.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3000×7800×1720；作业速度范围（km/h）：6～12；作业小时生产率（hm2/h）：3～6；行距（mm）：350～700（可调）; 工作行数（行）：6；工作幅宽（mm）：4200～8400（可调）；排种型式：气吸式；排种数量（个）：12；排种驱动方式：链条；排肥型式：外槽轮；排肥数量（个）：12；排肥驱动方式：链条；种/肥箱容积（L）：12×30/4×220；排量调节方式：手动调节传动比（更换齿轮）；传动机构型式：地轮驱动、链传动；开沟器型式：种:双圆盘/肥:双缺口圆盘；开沟器数量（个）：12/12；开沟器深度调节范围（mm）：0~100；地轮型式：充气橡胶轮；地轮直径（mm）：670；地轮高度调节范围（mm）：0~100；风机叶轮直径（mm）：400；风机转速（r/min）：5400；风机风压：0.008mpa；破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀、拨草轮；覆土器型式：V型双橡胶圆盘；镇压器型式：V型双橡胶圆盘","3900","黑垦鉴2018037","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1367,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-6B","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：牵引式；排种器型式：指夹式；工作行数：6；外形尺寸（长×宽×高）3000×4115×1700mm;结构质量：1830kg;行距：400～700mm;工作幅宽：4200mm;排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：6个；传动机构形式：链条传动;开沟器形式：播种：双圆盘、施肥：凿铲式；防堵工作部件形式：凿铲；配套动力范围：132.4～154.5kw轮式拖拉机；","3900","部20160243","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1368,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-6A","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：牵引式；排种器型式：指夹式；工作行数：6；外形尺寸（长×宽×高）3000×4115×1700mm;结构质量：1830kg;行距：400～700mm;工作幅宽：4200mm;排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：6个；传动机构形式：链条传动;开沟器形式：播种：双圆盘、施肥：双圆盘；防堵工作部件形式：波纹圆盘+双轮齿式拨草轮；配套动力范围：51.5～66.2kw轮式拖拉机；","3900","部20160242","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1369,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕气吸播种机","2BMYFQQ-6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：气力式、牵引式；工作行数：6行；排种器型式：气吸式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）3310×4430×1650mm；行距400～700mm；工作幅宽：2400～4200mm；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6；种/肥箱容积：种：40×6L肥：280×2L；传动结构型式：地轮+链条+万向节；开沟器型式：种：双圆盘式 肥：双圆盘式；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","3900","部20190341","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1370,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕气吸精量播种机","2BMQF-12A","播种行数:12行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式：气力式；工作行数：12行；","3900","部20152196","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1371,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕气吸精量播种机","2BMQF-9A","播种行数:9行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式：气力式；工作行数：9行；","3900","部20152195","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1372,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕气吸精量播种机","2BMQF-6A","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器型式：气力式；工作行数：6行；","3900","部20152194","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1373,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕精量播种机","2BMQE-6A","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：气吸式；播种行数：6行；结构型式：牵引式、气力式","3900","部20171084","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1374,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","华创机器人制造有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMJF-6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号：2BMJF-6；配套动力范围kw:51～66；外形尺寸（长×宽×高）mm:3300mm×4750mm×2300mm (运输状态)；结构质量kg:2400；行距cm:62～66；工作行数:6行；工作幅宽cm:372～396；排种器型式:指夹式；排种器数量:6个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构形式：链轮 、链条；开沟器形式：圆盘式；地轮形式：胶轮；地轮直径cm:Φ68;防堵工作部件形式:刮板式；","3900","部20160297","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1375,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕精量播种机","2BMQE-7A","播种行数:7行;播种形式:免耕精量穴播 ;","排种器形式：气力式；播种行数：7行；结构型式：牵引式、气力式","3900","部20180936","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1376,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMYF-6/6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸：2200×3600×1450mm；结构质量：1360kg；行距：60cm；工作行数：6行；工作幅宽：360cm；排种器型式：指夹式；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：12个；传动机构形式：传动轴+链传动；开沟器型式：铲式（深施肥）+双圆盘；地轮形式/直径：圆柱/28cm；防堵工作部件形式：清草板；配套动力：80.8～99.2kW。","3900","2017TJ230","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1377,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10A","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","外形尺寸(长×宽×高)：1020mm×2620mm×725mm；结构质量：245kg ；播种行数：10行；行距：25cm；工作幅宽：250cm；排种器形式：瓢形孔排种轮；排种器数量：10个；传动机构:链传动；开沟器形式:滑板仿形；配套动力范围：12-13.6kw","8400","2015TJ315","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1378,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10B","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","外形尺寸(长×宽×高)：1020mm×2120mm×725mm；结构质量：215kg ；播种行数：10行；行距：20cm；工作幅宽：20cm；排种器形式：瓢形孔排种轮；排种器数量：10个；传动机构:链传动；开沟器形式:滑板仿形；配套动力范围：12-13.6kw","8400","2015TJ314","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1379,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","江苏东久机械有限公司","水稻直播机","2BD-12","播种行数:12行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号名称：2BD-12型水稻直播机；结构型式（自走式、悬挂式）：悬挂式；配套机型品牌型号：东禾PH600D；配套机型标定功率：17.3KW；标定转速：3200r/min；燃油种类：柴油；配套机型品牌型号：井关2Z-6B6；配套机型标定功率：15.3KW；标定转速：2500r/min；燃油种类：柴油；配套机型品牌型号：东洋PD60E；标定功率：11.5KW；标定转速：3200r/min；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：900×3000×790mm；播种行数：12行；播种行距：240mm；排种器型式：型孔轮式；排种器数量：12个；种箱容积：160（80L×2个）L；排种量调节方式：螺纹调节型孔轮工作长度；传动机构型式：机械式（万向节+变速减速机+链传动）；穴距调节机构型式：变速减速机操作调节；穴距调节档位数量：3个；开沟器数量：11个；变速方式：手动档位调节；行走轮前轮结构型式：/；直径：/；行走轮后轮结构型式：/；直径：/。","8400","鄂2019029","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1380,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","滁州禾田农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-10A(HTD1025)","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号名称：2BD-10A(HTD1025)水稻穴直播机；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸：960×2680×830mm；播种行数：10行；播种行距：250(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：10个；种箱容积：100L(10L/个)；排种量调节方式：手动；传动机构型式：链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；开沟器数量：10(播种沟)，11(排水沟)。","8400","2018TJ583","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1381,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","滁州禾田农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-12A(HTD1220)","播种行数:12行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号名称：2BD-12A(HTD1220)型水稻穴直播机；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸：960×2680×830mm；播种行数：12行；播种行距：200(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：12个；种箱容积：120L(10L/个)；排种量调节方式：手动；传动机构型式：链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；开沟器数量：12(播种沟)，13(排水沟)。","8400","2018TJ584","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1382,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BD-825","播种行数:8行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构型式：悬挂式；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：820×1938×620；\n播种行数：8行；\n播种行距（mm）：250；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：8个；\n种箱容积（L）：56；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：8个；\n变数方式：无级变速；","8400","鄂2019077","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1383,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","久保田农业机械（苏州）有限公司","水稻直播机","2BD-10（DS-10C25）","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","播种行数：10行，播种形式：播量可调，穴直播","8400","苏农机（2019）第（0084）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1384,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BDF-1020","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构型式：悬挂式；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2080×638；\n播种行数：10行；\n播种行距（mm）：200；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：10个；\n种箱容积（L）：70；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：10个；\n变数方式：无级变速","8400","鄂2019078","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1385,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BDF-1025","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构型式：悬挂式；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：930×2430×630；\n播种行数：10行；\n播种行距（mm）：250；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：10个；\n种箱容积（L）：70；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：9个；\n变数方式：无级变速","8400","鄂2019079","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1386,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","上海世达尔现代农机有限公司","水稻穴直播机","2BDXS-10CP(25)","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","播种行数：10行","8400","沪2017-022","2021-12-31","非通用类","上海市",""]
[1387,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","上海世达尔现代农机有限公司","水稻穴直播机","2BDXS-10CP(20)","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","播种行数：10行","8400","沪2017-023","2021-12-31","非通用类","上海市",""]
[1388,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","常州雪绒花机械制造有限公司","水稻直播机","2BD-10","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构型式：悬挂式；播种行数：10、播种行距：200m；排种器型式：窝眼轮式；排量调节方式：可调整组合窝眼。","8400","鄂2018053","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1389,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻直播机","2BD-8","播种行数:8行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:480*2500*800;\n结构形式:悬挂式;\n整机质量（kg）:65;\n播种行数(行):8;\n播种行距(cm):20-30;\n工作宽幅(cm):160-240;\n配套动力（kW）:≥12.8;\n排种器形式:型孔可调式;\n排种器数量(个):8;\n传动方式:链传动;\n穴距(cm):12-19;\n驱动马达(W):200(12V,直流)","8400","2017TJ007","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1390,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","大同农机（安徽）有限公司","水稻直播机","2BD-10A（DXD1025）","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号规格:2BD-10A(DXD1025)；结构形式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（mm):960×2685×830;整机质量（kg):170;播种行数：10行；播种行距（cm)：25(中间一行30）；工作宽幅：255cm；配套动力额定功率（KW)≥10.5；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量（个）：10；播种传动方式：链轮+轴传动；直播穴距（cm)：10-20(与配套行走底盘对应）。","8400","2016TJ581","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1391,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","大同农机（安徽）有限公司","水稻直播机","2BD-8A（DXD830）","播种行数:8行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号规格:2BD-8A(DXD830)；结构形式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（mm):960×2580×830;整机质量（kg):155;播种行数：8行；播种行距（cm)：30；工作宽幅：240cm；配套动力额定功率（KW)≥10.5；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量（个）：8；播种传动方式：链轮+轴传动；直播穴距（cm)：10-20(与配套行走底盘对应）。","8400","2016TJ582","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1392,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江亿森机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-12（250）","播种行数:12行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构型式:悬挂式；外形尺寸(长×宽×高):1115MM×3100MM×690MM；播种行数:12行；播种行距:250MM；播种量可调，播种方式：穴直播","8400","鄂2019170","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1393,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BDZ-10C(20)","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","工作行数：10行；自走式","23600","2016TJ356","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1394,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-10A(HTZ1025)","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","型号名称：2BDZ-10A(HTZ1025)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：14.7kW；配套发动机（自走式）标定转速：3600r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3200×2680×2340mm；播种行数：10行；播种行距：250(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：10个；种箱容积：100L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：10（播种沟）、11（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","23600","2018TJ585","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1395,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-12A(HTZ1220)","播种行数:12行;自走四轮乘坐式:是 ;","型号名称：2BDZ-12A(HTZ1220)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：14.7kW；配套发动机（自走式）标定转速：3600r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3200×2660×2340mm；播种行数：12行；播种行距：200(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：12个；种箱容积：120L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：12（播种沟）、13（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","23600","2018TJ586","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1396,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BDZ-10D(25)","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","工作行数：10行；自走式","23600","2016TJ357","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1397,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BDFZ-1025","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","结构型式：自走式；\n配套发动机功率（kW）：15.7；\n标定转速（r/min）：3600；\n燃油种类：汽油；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3360×2430×1670；\n播种行数：10行；\n播种行距（mm）：250；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：10个；\n种箱容积（L）：70；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：9个；\n变数方式：无级变速；\n行走轮前轮结构型式：实心轮胎；\n行走轮前轮直径（mm）：Ф650；\n行走轮后轮机构型式：橡胶凸耳轮；\n行走轮后轮直径（mm）：Ф900；","23600","鄂2019080","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1398,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","上海世达尔现代农机有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDXZ-10SC(20)","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","播种行数：10行","23600","沪2017-024","2021-12-31","非通用类","上海市",""]
[1399,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","上海世达尔现代农机有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDXZ-10SC(25)","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","播种行数：10行","23600","沪2017-027","2021-12-31","非通用类","上海市",""]
[1400,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","常州雪绒花机械制造有限公司","自走式水稻直播机","2BDZ-10SC","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","结构型式：自走式；播种行数：10行、播种行距：200mm；排种器型式：窝眼式；配套发动机功率：17.3KW","23600","鄂2017098","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1401,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","大同农机（安徽）有限公司","自走式水稻直播机","2BDZ-8A（DXZ830）","播种行数:8行;自走四轮乘坐式:是 ;","型号规格:2BDZ-8A(DXZ830)；结构形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）（mm):3200×2580×1760;整机质量（kg):745;播种行数：8行；播种行距（cm)：30；工作宽幅：240cm；配套动力型号：3C100LWS-C1；配套动力形式：水冷式、4冲程、立式柴油发动机；额定功率（KW):16.4；标定转速（人r/min)：2800；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量（个）：8；起动方式：电起动；驱动方式：四轮驱动；转向方式：方向盘式（液压助力）；前车轮型式：实心轮胎；后车轮型式：橡胶凸耳轮；前车轮外径（mm):￠650；后车轮外径（mm)：￠950；变速方式：液压无级变速。","23600","2016TJ580","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1402,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","大同农机（安徽）有限公司","自走式水稻直播机","2BDZ-10A（DXZ1025）","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","型号规格:2BDZ-10A(DXZ1025)；结构形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）（mm):3200×2685×1760;整机质量（kg):760;播种行数：10行；播种行距（cm)：25(中间一行30）；工作宽幅：255cm；配套动力型号：3C100LWS-C1；配套动力形式：水冷式、4冲程、立式柴油发动机；额定功率（KW):16.4；标定转速（人r/min)：2800；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量（个）：10；起动方式：电起动；驱动方式：四轮驱动；转向方式：方向盘式（液压助力）；前车轮型式：实心轮胎；后车轮型式：橡胶凸耳轮；前车轮外径（mm):￠650；后车轮外径（mm)：￠950；变速方式：液压无级变速。","23600","2016TJ579","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1403,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","浙江亿森机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-12（250）","播种行数:12行;自走四轮乘坐式:是 ;","直播机结构型式:自走式；外形尺寸(长×宽×高):3450MM×3100MM×1700MM；播种行数:12行；播种行距:250MM；自走四轮乘坐式","23600","鄂2019171","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1404,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备","常州亚美柯机械设备有限公司","水稻钵苗播种机","2BD-300(LSPE-40AM)","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:280-300盘/h;","外形尺寸（配淋水装置）（长×宽×高）： 3445×482×965mm；机具质量（配淋水装置）：138kg；铺土箱容积：30L；播种箱容积：27L；覆土箱容积：30L；淋水器形式：压力式；播种量:50-70g/盘；播种效率：280-300盘/H；配套电源电压：220V；驱动电机功率：90W","1600","苏农机（2015）第（0038）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1405,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","江苏云马农机制造有限公司","蔬菜（烟草）播种机(流水线）","2BSL-320","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1200(盘/h)。","3100","苏农机（2018）第（0526）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1406,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","江苏云马农机制造有限公司","育秧播种机(流水线)","2BLY-280B","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1200(盘/h)","3100","苏农机（2018）第（0527）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1407,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","盐城恒昌汽车配件有限公司","水稻盘育秧播种机","2BL-280A","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1015盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1015(盘/h)。","3100","苏农机（2018）第（0078）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1408,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","常州亚美柯机械设备有限公司","水稻钵苗播种机","2BD-600(LSPE-60AM)","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:580-600盘/h;","外形尺寸（配淋水装置）（长×宽×高）： 3832×510×995mm；机具质量（配淋水装置）：164kg；铺土箱容积：40L；播种箱容积：30L；覆土箱容积：40L；淋水器形式：压力式；播种量:50-70g/盘；播种效率：580-600盘/H；配套电源电压：220V；驱动电机功率：120W","3100","苏农机（2015）第（0039）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1409,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","台州市一鸣机械股份有限公司","全自动水稻育秧播种流水线","YM-0819","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:580盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率：580（盘/h）","3100","湘20170124024","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1410,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","天长市万寿机械有限公司","秧盘育秧播种机","2BZY-700","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:700～720盘/h;","1、产品型号:2BZY-700型；2、作业状态整机外型尺寸:3780×540×1080mm；3、铺土器形式:铺土仓斗；4、铺土箱容积：35L；5、播种排种器形式:外槽轮式(平苗)、窝眼式(钵苗)；6、播种量调节档位数量:无级调速；7、播种箱容积：31L；8、覆土器形式:覆土仓斗；9、覆土箱容积：35L；10、覆土平整方式:刮土刷、镇压轮；11、输送传动形式:平皮带传送；12、淋水器型式:喷淋式；13、作业流程:输送-铺土-淋水-播种-覆土-镇压；14、配套总动力:0.26kW；15、小时生产率:700~720盘/h.","3100","2017TJ630","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1411,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","固始万云丰机械有限责任公司","水稻秧盘育秧播种机","2BPX-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h;","播种作物品种：水稻；秧盘播种成套设备作业功能：铺底土功能；播种功能；洒水功能；覆土功能；；生产率（盘/h）：≥800","3100","苏农机（2019）第（0218）号","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1412,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","长春众发农业装备有限公司","水稻秧盘育秧播种机","2BZP-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:500(盘/h)＜小时生产率＜800(盘/h)盘/h;","集铺土、洒水、播种、覆土等功能于一体；500(盘/h)＜小时生产率＜800(盘/h","3100","吉农机鉴2017-078","2021-12-31","非通用类","吉林省",""]
[1413,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","井关农机（常州）有限公司","育秧播种机","2BZP-580A(THK-3017KC)","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:550盘/h;","播种效率：550盘/h；含铺底土、播种、洒水、覆土功能；机体外型尺寸(mm):5430*540*1155；机具质量:144KG；配套总动力:100W；","3100","苏农机（2016）第（0165）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1414,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","井关农机（常州）有限公司","育秧播种机","2BP-550（SYS-550C）","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:550盘/h;","播种效率：550盘/小时；作业流程：输送、铺土、镇压、淋水、播种、覆土；外形尺寸：6350*540*1140mm；总质量：168KG；配套总动力：180W；","3100","苏农机（2018）第（0439）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1415,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","久保田农业机械（苏州）有限公司","育秧播种机","2BZP-800(SR-K800CN)","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:800盘/h","3100","苏农机（2016）第（0157）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1416,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","绥化市寒地机械制造有限公司","水稻育秧铺盘播种机","2BP-600型","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:否 ;生产率:800-1100盘/h;","配置参数        型号:2BP-600型； 作业状态整机外型尺寸:(长×宽×高) 170×75×70(CM)； 小时生产率:800-1100(盘/H)； 铺土箱容积:35L；铺土器形式 ：橡胶带式 ； 播种量调节档位数量：8个； 排种器形式：塑料播种辊式 ； 播种箱容积：45L; 覆土箱容积120L； 覆土器形式：橡胶带式； 输送传动形式：橡胶带式； 作业流程：机器在行走过程中将空秧盘铺土、播种、覆土后整齐的摆放到秧田； 总动力:4.5KW（汽油机）；","3100","黑2018017","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[1417,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","台州市立锦农机有限公司","水稻秧盘育秧播种机","2BX-1000","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:≥1000盘/h;","结构特点：流水线式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：8480*530*1150；铺土器形式：斗式；铺土箱容积（L）：52；排种器形式：外槽轮；播种箱容积（L）：32；播种量调节档位数量2个；覆土箱形式：斗式；覆土箱容积（L）：52；覆土平整方式：旋转刷取角装置；淋水器形式：喷淋式；输送传动形式：链条传动；总动力（w)：320；作业流程：铺土、镇压、淋水、播种、覆土；生产率（盘/h）：≥1000；总动力（w）：320","3100","2018TJ154","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1418,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","台州市立锦农机有限公司","水稻育秧播种机","2BX-580","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:≥580盘/h;","结构特点：流水线式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：5920*530*1150；整机质量（kg）：175；铺土器形式：自流式；铺土箱容积（L）：52；排种器形式：散播；播种箱容积（L）：32；覆土器形式：自流式；覆土箱容积（L）：52；淋水器形式：喷淋式；输送传动形式：链齿传动；输送速度（m/s):0.06-0.25；总动力（w)：240；作业流程：铺土、镇压、淋水、播种、覆土；生产率（盘/h）：≥580；","3100","湘20170124015","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1419,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","SYS-1000C","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:≥1000盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥1000(盘/h)\n含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率：1034(盘/h)                       \n产品型号名称：SYS-1000C型水稻育苗用播种机   作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：866cm×54cm×114 cm    小时生产率：≥1000 盘/h    铺土器形式：斗式     铺土箱容积：50L    排种器形式：外槽轮式   播种量调节档位数量：7个      播种箱容积：32L   覆土器形式：斗式      覆土箱容积：50L    覆土平整方式：旋转刷      输送传动形式:皮带+链条+输送滚轮传送       淋水器型式:滴灌     作业流程:/ 输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土    铺土电机功率：40W    播种电机功率: 90W   覆土电机功率：120W   总动力:370W","3100","2018TJ188","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1420,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","SYS-800C","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:≥800盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥800(盘/h)\n含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:883(盘/h)                  \n产品型号名称：SYS-800C型水稻育苗用播种机   作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：866cm×54cm×114 cm    小时生产率：≥800 盘/h    铺土器形式：斗式     铺土箱容积：50L    排种器形式：外槽轮式   播种量调节档位数量：7个      播种箱容积：32L   覆土器形式：斗式      覆土箱容积：50L    覆土平整方式：旋转刷      输送传动形式:皮带+链条+输送滚轮传送       淋水器型式:滴灌     作业流程:/ 输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土     播种电机功率: 90W      总动力:270W","3100","2018TJ187","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1421,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","SYS-550C","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:550≥盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥550(盘/h)\n含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:597(盘/h)             \n产品型号名称：SYS-550C型水稻育苗用播种机   作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）： 635cm×54cm×114 cm    小时生产率：≥550 盘/h    铺土器形式：斗式     铺土箱容积：50L    排种器形式：外槽轮式   播种量调节档位数量：7个      播种箱容积：32L   覆土器形式：斗式      覆土箱容积：50L    覆土平整方式：旋转刷      输送传动形式:皮带+链条+输送滚轮传送       淋水器型式:滴灌     作业流程:/ 输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土     播种电机功率: 90W      总动力:180W","3100","2018TJ186","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1422,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","2BP-1200","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:≥1200盘/h;","结构尺寸（长*宽*高mm）:8660*540*1140;\n整机质量（kg）:210;\n配套动力（kw）:0.37;\n铺土器形式:斗式;铺土箱容积（L):50;\n排种器形式:外槽轮式;\n播种箱容积（L):32;\n播盘量（g/盘）:70-220\n覆土箱形式: 斗式;\n覆土箱容积（L）:50;\n输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送;\n输送速度（m/s）:0.21;                            淋水器形式:喷淋式;                      作业流程:输送-铺土-淋水-播种-覆土; \n配套电源电压(v):220; \n生产率(盘/h):≥1200 ；                      总动力：370W","3100","2017TJ340","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1423,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","苏州久富农业机械有限公司","水稻育秧播种机","2BP-750","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:750盘/h;","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:750(盘/H)","3100","苏农机（2019）第（0088）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1424,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","床土处理设备","扬州市金谷机械有限公司","育秧碎土机","ST-370","床土处理设备:是 ;","电动机转速:1440R/MIN,动力配套形式及功率:3KW电动机,滚筒筛转速:60R/MIN,破碎轴转速:960r/min;结构重量:175KG,外型尺寸(长×宽×高):1350×510×830","860","苏农机（2018）第（0530）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1425,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城市申克赛斯机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；4行；2.6kw；3000r/min","4200","鄂2018136","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1426,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4K","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；4行；2.6kw/3000R","4200","苏农机（2017）第（0334）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1427,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；4行；2.6kw/3000R","4200","部20171928","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1428,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-425","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1340*950；手扶步进式；行数:4行；行距:250mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","4200","部20151677","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[1429,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-430A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1480*950；手扶步进式；行数:4行；行距:300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","4200","部20160315","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1430,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","外形尺寸(长*宽*高)mm:2115*1620*1080；整机质量（kg）:165；行距（mm）:300,燃油种类:汽油；工作行数（行）：4","4200","部20170734","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1431,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","樱田农机科技（泰州）有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4（SPW-48C）","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","型号:2ZS-4(spw-48c)；结构型式:手扶式；标定功率:2.6KW；标定转速:3000R/MIN；工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2140×1500×960；工作行数：4行；行距MM:300；穴距调节机构型式:齿轮调节；穴距调节档位数量个:6；变速方式:齿轮变速；行走前轮结构型式:橡胶凸耳轮；直径MM:Φ660；后轮:无；平衡机构型式:机械式；插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式","4200","部20170938","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1432,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4(SPW-48C)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；作业行数（行）：4","4200","部2015698","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1433,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B(SPW-48C25)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","4200","苏农机（2016）第（0348）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1434,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4B","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","行数:4行；形式:手扶步进式；外形尺寸(长×宽×高)(mm):2410×1480×900；结构重量(kg):176；发动机型号:百力通0831型/百力通1062型/罗宾EY20汽油机；档位:前进2档,后退1档；离合器形式:牙嵌式；标定功率(KW):2.57/2.68/2.61","4200","部2015659","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1435,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4E","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","行数:4行；手扶式；穴距(mm）:117、130、146、180、200、223；行距(mm):250(中央300)","4200","部2015658","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1436,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","整机结构型式:手扶式；配套动力:雅马哈MZ175,2.6/3000KW/RPM；工作行数:4行；行距:300MM；株距:120、140、160、180、210MM；插秧深度:7~37(5级)MM；","4200","部20152895","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1437,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4HT","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2140mm×1630mm×985mm；工作行数：4行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节+更换齿轮；穴距调节档位数量：5个；变速方式：齿轮挂接变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，平衡机构型式：机械连板式；插秧机构型式：曲柄摇杆式","4200","部20190293","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1438,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4H","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2140mm×1630mm×910mm；结构质量：172kg；工作行数：4行；行距：300mm；插秧深度：15-35mm；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，插秧机构型式：曲柄连杆式","4200","部20152306","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1439,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏永涛实业有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式:手扶步进式；工作行数:4行；发动机功率：3.3KW,标定转速3600r/min；外形尺寸(长×宽×高)mm:2140×1630×910；行距:300mm；穴距:120、140、160、180、210mm；作业速度:1.23~2.77KM/H；作业小时生产率:0.091~0.18HM2/H；","4200","部20151585","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1440,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4G","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式:手扶式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2140×1630×910；行距:300mm；工作行数:4行；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：齿轮变速；行走轮前轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮前轮直径：Ф660mm;平衡机构型式:液压自动水平控制（TBS）；插值/栽植臂型式;曲柄摇杆式；","4200","鄂2018049","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1441,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","1、插秧机的结构形式:手扶步进式；2、作业行数:4行；3、规格型号:2Z-4型；4、配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷汽油发动机机；5、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600KW/(R/MIN)；6、外形尺寸(长×宽×高):2580×1480×880MM；7、结构质量:172KG；8、作业速度：0.33～0.72m/s；9、作业小时生产率：0.15～0.20h㎡/h；10、单位作业量燃油消耗量：≤6.3kg/h㎡；11、行距:300mm；12、穴距调节机构型式：手柄齿轮调节；13、穴距调节档位数量：6个；14、穴距:120、140、160、170、190、210MM；15、插秧深度:8~46mm；16、移距：14mm；17、取秧深度：7～17mm；18、变速方式：手动齿轮变速；19、插植机构型式:曲柄摇杆式.。","4200","部20171782","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1442,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-4H","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","1、插秧机的结构形式：手扶步进式；2、作业行数：4行；3、规格型号：2Z-4H型；4、发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷；5、发动机标定功率/标定转速：3.3/3600kW/（r/min）；6、外形尺寸(长×宽×高)：2140×1630×910mm；7、结构质量：162kg；8、行距：300mm；9、穴距：120、140、160、180、210mm；10、插秧深度：7~37mm；11、作业速度：1.22~2.77km/h；12、作业小时生产率：0.09～0.20h㎡/h；13、单位作业量燃油消耗量：≤6.3kg/h㎡；14、前轮机构型式：叶轮；15、前轮直径：Φ660mm；16、插植机构型式:曲柄摇杆式.","4200","部20151745","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1443,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","安徽省同昌机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：4。","4200","部20151702","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1444,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏隆庆机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","发动机:风冷4冲程单缸汽油机发动机功率/标定转速:3.1/3000外形尺寸:2140X1590X910；结构质量:160KG；工作行数:4；行距:300MM；穴距:120、140、160、180、210；插秧深度:7~37MM；作业速度:1.22~2.77KM/H；作业小时生产率:0.10~0.16HM2/H单位作业量燃油消耗量:2.0~5.6KG/HM2前轮:直径660MM橡胶轮爪式插植机构形式:曲柄摇杆式","4200","部20151754","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1445,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰农机有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","工作行数：4行；外型尺寸：2140*1680*1100MM ；结构质量：160kg ;行距:300mm； 穴距调节机构型式：弹簧式 ； 穴距调节档位：5个；行走轮型式:橡胶轮防滑轮 前轮直径：660MM","4200","鄂2017128","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1446,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城市天久农业机械制造有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶式4行，行距：300mm，穴距调节机构型式：更换齿轮+拨叉调节，穴距档位数：5档（120mm,140mm,160mm180mm,210mm),变速方式：机械变速，660mm橡胶轮爪驱动轮，平衡机构型式：机械式，插值臂型式：曲柄摇杆式。","4200","苏农机（2017）第（0464）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1447,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","常州东风农机集团有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-430","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","工作行数：4，结构型式：手扶式，额定功率：3.5kw,行距：300mm,外行尺寸（长×宽×高）(mm):2140×1630×910.","4200","部20180916","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1448,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","华创机器人制造有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4G","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","规格型号：2ZS-4G；结构型式:手扶式；外形尺寸（长×宽×高）mm:2140×1630×910；结构质量kg:162；工作行数:4行；行距：300mm；行走轮前轮结构型式:粗轮毂橡胶轮胎；行走轮前轮直径mm:ф660；插植机构型式:曲柄摇杆式；","4200","部2015511","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1449,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶步进式；工作行数（行）：4；结构尺寸（mm）：2140×1630×910；整机质量（kg）：162；配套发动机：雅马哈MZ175-B-1/ 临海SPE175/江动JF175（汽油机）；配套动力（kW）：3.3；配套发动机额定转速（r/min）：3600；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:1.01-2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.086-0.18；行走轮结构型式：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；插植机构型式：曲柄摇杆式分插机构；","4200","苏农机（2016）第（0431）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1450,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-4C","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2140×1630×910；结构质量 （kg）：174；行距（mm）：300；工作行数:4；穴距调 120、140、160、180、210；行走轮型式：前轮；前轮直径：660mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","4200","苏农机（2016）第（0438）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1451,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2500×1490×890；结构质量 （kg）：175；行距（mm）：300；；工作行数:4；穴距调 120、140、160、170、190、210；行走轮型式：前轮；前轮直径： 612mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","4200","2015TJ031","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1452,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4K","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2480×1370×840；行距（mm）：250(其它）+300（中间1行）；；工作行数:4；穴距调节机构型式：齿轮调节式；穴距调节档位数量：6个；变速方式：机械变速；行走轮型式：前轮；前轮直径： 612mm；平衡机构型式：机械式；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","4200","苏农机（2017）第（0333）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1453,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4F","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2140×1370×910；行距（mm）：250(其它）+300（中间1行）；；工作行数:4；穴距调节机构型式：齿轮调节式；穴距调节档位数量：5个；变速方式：机械变速；行走轮型式：前轮；前轮直径： 660mm；平衡机构型式：机械式；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","4200","苏农机（2017）第（0332）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1454,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4A(PF48)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；作业行数（行）：4","4200","部2015685","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1455,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B(PS48)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；作业行数（行）：4","4200","苏农机（2018）第（0475）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1456,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏福马高新动力机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶步进式\n工作行数：4行\n工作状态外形尺寸（mm）：2067×1608×1070\n行距：300mm\n穴距调节档位数量：5\n变速方式：齿轮变速","4200","苏农机（2017）第（0469）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1457,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏国善美农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","型号名称:2ZS-4A型手扶步进式水稻插秧机；结构型式:手扶步进式；工作行数:4行；行距:300MM；穴距调节机构型式:齿轮调节","4200","鄂2018067","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1458,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰机电有限公司","手扶式插秧机","2ZS-430","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","行数：4行；结构型式：手扶式；配套发动机功率：3.3kW；标定转数（r/min)：3600；行距：300mm；穴距调节型式：弹簧式；穴距调节档数量：5个；行走轮结构型式：橡胶防滑轮；直径：660mm；变速方式：机械变速","4200","鄂2018086","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[1459,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东元鸣机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；4行","4200","黑垦鉴2016032","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1460,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","常州市远播机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430S","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶步进式；配套发动机型号：MZ175;标定功率（kw)：3.3；外形尺寸（mm）：2140×1630×910；结构质量 （kg）：163；工作行数（行）：4；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7~37；作业速度（km/h）：1.22~2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.10~0.18；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤4.8；行走轮：橡胶轮爪式，直径（mm）：Φ660；插植机构型式：曲柄摇杆式。","4200","2015TJ332","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1461,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏悦达智能农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4K","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","功率：2.6KW,手扶步进式水稻插秧机，外形尺寸（2140*1530*1150）mm,工作速度0.34-0.80m/s,工作行数4行，橡胶轮爪式行走轮，曲柄连杆式插植。","4200","苏农机（2019）第（0264）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1462,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏悦达智能农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","功率：2.6KW,手扶步进式水稻插秧机，外形尺寸（2140*1630*1130）mm,工作速度0.34-0.80m/s,工作行数4行，橡胶轮爪式行走轮，曲柄连杆式插植。","4200","苏农机（2019）第（0263）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1463,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏东禾机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4(PL400)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","整机结构型式：两轮驱动手扶式；外形尺寸（mm）：2480×1480×850；结构质量（kg）：170；工作行数（行）：4；行距（mm）：300；穴距（mm）：120,140,160,170,190,210；插植机构型式：曲柄式强制插秧","4200","部20160703","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1464,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","中机南方机械股份有限公司","手扶式插秧机","2ZF-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；工作行数：4行；发动机型号：EY20B；配套功率（kW)及制造商：2.61/常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 ；外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×1500×1100；结构重量（kg）：170；行距(mm)：300。","4200","部20171367","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1465,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B(PC4)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；4行；外形尺寸：(长x宽x高）2180x1500x930mm；整机质量：155Kg；行距：300mm；功率：2.9KW；转速：1600r/min；插值机构形式：曲柄式；","4200","部20160655","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[1466,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4C（PC4-A）","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构形式：手扶步进式；工作行数：4行；工作状态外形尺寸：2310*1500*930mm；行距：300mm；发动机生产厂家：常州川崎光阳发动机有限公司；型号：FJ180G；标定功率：2.9KW；标定转速：1600r/min；","4200","鄂2018084","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[1467,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江裕田农业科技有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶步进式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.5/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2100*135*1020；作业速度（m/s）：0.34~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：≤0.15；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤7.0；工作行数：4行；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮调节速；穴距调节档位数量：6个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7、15、22、30、37；移距（mm）：10.6、13.8、15.3、17.3、19.7；","4200","ZJ2017101","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1468,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江禾洋农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：两轮驱动手扶式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2140*1590*920；作业速度（m/s）：0.34~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：0.10~0.16；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：2.0~5.6；工作行数：4行并列式；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮变速；穴距调节档位数量：3个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7~37（5级可调）；移距（mm）：10.8/26，14.0/20，15.6/18；取样深度（mm）：7~17（9级）。","4200","鄂2017167","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1469,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2Z-455","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","行数:4行；形式:手扶步进式；结构重量(KG):175；发动机型号:百力通0831型/百力通93400型/罗宾EY20型；档位:前进2档,后退1档；离合器形式:牙嵌式；标定功率(KW):2.57/2.57/2.61","4200","部2015656","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1470,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4K","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","行数:4行；标定功率（KW）:3.3；行距(mm):300；标定转速(r/min):3600；工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):2140*1630*910；变速方式:齿轮换挡","4200","部20171139","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1471,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","手扶式插秧机","2ZQS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","\"型号名称：2ZQS-4A型手扶式插秧机\n结构型式：手扶式\n配套发动机标定功率 Kw：2.6\n配套发动机标定转速 r/min：3000\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：2180×1500×1035\n工作行数 行：4\n行距mm ：300\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节档位数量 个：4\n变速方式：油门+变速挡位\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮前轮直径mm：660\n平衡机构型式：机械式\n插植/栽植臂型式：曲柄摇杆式\n\"","4200","苏农机（2018）第（0236）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1472,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","手扶式插秧机","2ZQS-4(AP4)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","\"型号名称：2ZQS-4(AP4)型手扶式插秧机\n整机结构型式：手扶式插秧机\n外形尺寸(长×宽×高) mm ：2180×1500×1034\n整机质量 kg：151\n配套动力生产企业：泰州雅马哈动力有限公司\n配套动力牌号型号：MZ175\n配套动力结构型式：空冷四冲程OHV汽油发动机\n配套动力标定功率/标定转速 kW/（r/min）：2.6/3000\n燃油种类：汽油\n工作行数 行：4\n行距mm： 300\n插秧株距mm： 120、150、170、220\n插秧深度mm ：15、20、25、30、35、40\n作业速度km/h：1.368～2.736\n作业小时生产率 hm2/h：0.09～0.13\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：3.1～4.7\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮凸缘轮胎\n行走轮前轮直径 mm ：Φ660\n插秧机构型式：曲柄摇杆式\n\"","4200","部2015704","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1473,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-4(F4)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构型式：手扶步进式，工作行数：4行","4200","部2015608","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1474,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城市申克赛斯机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行；3.3kw；3600R","5800","鄂2018137","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1475,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城市盾田机械制造有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6H","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行","5800","鄂2017122","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1476,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行；3.3kw/3600R；","5800","部20171929","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1477,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6K","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行；3.3kw/3600R","5800","苏农机（2017）第（0335）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1478,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式制种水稻插秧机","2ZX-818","形式:手扶步进式 ;行数:8行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1740*950；手扶步进式；行数:8行；行距:180mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20170986","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1479,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*2100*950；手扶步进式；行数:6行；行距:300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20151675","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[1480,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-1018","形式:手扶步进式 ;行数:10行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*2100*950；手扶步进式；行数:10行；行距:180mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20151679","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[1481,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-825","形式:手扶步进式 ;行数:8行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*2280*950；手扶步进式；行数:8行；行距:250mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20151676","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[1482,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-818/30","形式:手扶步进式 ;行数:8行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*2000*950；手扶步进式；行数:8行；行距:180/300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20151678","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[1483,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式水稻插秧机","2ZX-625","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1790*950；手扶步进式；行数:6行；行距:250mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20170985","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1484,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城永弘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；作业行数（行）：6","5800","苏农机（2017）第（0463）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1485,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","外形尺寸(长*宽*高)mm：2415*2280*1070；整机质量（kg）：187；燃油种类：汽油；行距（mm）：300；工作行数（行）：6","5800","部20170733","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1486,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","樱田农机科技（泰州）有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6（SPW-68C）","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","型号:2ZS-6(spw-68c)；结构型式:手扶式；标定功率:3.3KW；标定转速:3600R/MIN；工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2420×1930×920；工作行数：6行；行距MM:300；穴距调节机构型式:齿轮调节；穴距调节档位数量个:6；变速方式:齿轮变速；行走前轮结构型式:橡胶凸耳轮；直径MM:Φ660；后轮:无；平衡机构型式:机械式；插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式","5800","部20170939","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1487,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6C(SPW-68C25)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；作业行数（行）：6","5800","苏农机（2016）第（0347）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1488,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","常州东风农机集团有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","工作行数：6，结构型式：手扶式，额定功率：3.5kw,行距：300mm,外形尺寸（长×宽×高）(mm):2390×2250×910","5800","部20180915","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1489,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6（SPW-68C）","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；作业行数（行）：6","5800","部20152440","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1490,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-6AK","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","行数:6行；穴距(mm):120、140、160、180、210；行距(mm):300；结构质量(kg):195；插秧深度(mm):4-40(5级)；插植机构型式:曲柄摇杆式；配套发动机:雅马哈MZ175B8EA0；标定功率:3.3KW","5800","苏农机（2016）第（0426）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1491,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-6E","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","行数:6行；穴距(mm):125、143、160；行距(mm):250(中央300)；结构质量(kg):205；插秧深度(mm）:10-35；插植机构型式:曲柄摇杆式","5800","部2015655","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1492,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","整机结构型式:手扶式；配套动力:雅马哈MZ175,3.3/3600KW/RPM；工作行数:6行；行距:300MM；株距:120、140、160、180、210MM；插秧深度:7~37(5级)MM；","5800","部20152896","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1493,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","手扶式宽窄行插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","整机结构型式:手扶式；配套动力:雅马哈MZ175,3.3/3600KW/RPM；工作行数:6行；行距:中间300MM、其余250MM；株距:120、140、160、180、210MM；插秧深度:7~37(5级)MM；","5800","苏农机（2018）第（0453）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1494,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6HT","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2370mm×2285mm×985mm；工作行数：6行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节+更换齿轮；穴距调节档位数量：5个；变速方式：齿轮挂接变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，平衡机构型式：机械连板式；插秧机构型式：曲柄摇杆式","5800","部20190294","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1495,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2370mm×2260mm×910mm；结构质量：187kg；工作行数：6行；行距：300mm；插秧深度：15-35mm；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，插秧机构型式：曲柄连杆式；配套动力型号：MZ175B8EA0汽油发动机，制造商：雅马哈动力机械（江苏）有限公司,标定功率：3.5kw，标定转速：3600r/min，选配：SPE175（MZ175)汽油发动机，制造商：林海标定功率：3.3kw，标定转速：3600r/min","5800","部20151741","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1496,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏永涛实业有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式:手扶式；工作行数:6行;发动机功率：3.3KW,标定转速3600r/min；外形尺寸(长×宽×高)mm:2370×1930×910；行距:300mm；穴距:120、140、160、180、210mm；作业速度:1.01~2.77Km/h；作业小时生产率:0.1~0.3hm2/h；","5800","部20151586","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1497,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6G","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式:手扶式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2370×2280×910；行距:300mm；工作行数：6行；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：齿轮变速；行走轮前轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮前轮直径：Ф660mm；平衡机构型式:液压自动水平控制（TBS）；插值/栽植臂型式:曲柄摇杆式；","5800","鄂2018050","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1498,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","1、插秧机的结构形式:手扶步进式.2、作业行数:6行.3、规格型号:2Z-6A型.4、发动机结构型式:单缸、四冲程、强制空气冷却.5、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600kW/（r/min）.6、外形尺寸(长×宽×高):2400×1880×960mm.7、结构质量:180kg.8、行距:250、250、300、250、250mm.9、穴距:120、140、140、160、180、210mm.10、插秧深度:10~35mm.11、作业速度:1.3~2.63km/h.12、作业小时生产率:0.10～0.22h㎡/h.13、单位作业量燃油消耗量：≤6.3kg/h㎡。14、前轮机构型式：叶轮。15、前轮直径：Φ660mm。16、插植机构型式:曲柄摇杆式.","5800","部20151744","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1499,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","1、插秧机的结构形式:手扶步进式.2、作业行数:6行.3、规格型号:2Z-6型.4、发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷汽油发动机.5、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600kw/(r/min).6、外形尺寸(长×宽×高):2400×2170×960mm.7、结构质量:187kg.8、作业速度：0.28～0.77m/s.9、作业小时生产率:0.10～0.25h㎡/h.10、单位作业量燃油消耗量：≤6.3kg/h㎡；11、行距:300mm.12、穴距调节机构型式：手柄+更换齿轮调节。13、穴距调节档位数量：5个。14、穴距:120、140、160、180、210mm.15、插秧深度:7~37mm.16、移距：:14mm。17、取秧深度：7～17mm。18、变速方式：手动齿轮变速。19、插植机构型式:曲柄摇杆式.","5800","部20171783","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1500,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","安徽省同昌机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：6。","5800","部20171786","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1501,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","山东元鸣机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行","5800","黑垦鉴2016033","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1502,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏隆庆机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6Z","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","规格型号：2ZS-6Z 结构型式：手扶步进式 工作行数：6行 行距：250（中间300）mm 插植机构型式：曲柄摇杆式；外形尺寸（长×宽×高）：2370×1800×910mm；作业速度：1.22-2.77m/s","5800","苏农机（2016）第（0425）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1503,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏隆庆机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","型号名称:2ZS-6型手扶式水稻插秧机；结构型式:手扶式；工作行数:6行；行距:300MM,穴距调节档位数量:5个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2400×2300×1100mm；穴距调节机构型式：更换齿轮；行走轮前轮结构型式：橡胶轮。","5800","部20171697","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1504,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰农机有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","工作行数：6行；结构质量：194kg；行距：300mm；配套发动机功率：3.3kw；标定转数（r/min)：3600；燃油种类：汽油；行走轮形式：橡胶轮；插秧机形式：曲柄摇杆式","5800","鄂2018178","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[1505,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城市天久农业机械制造有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶式6行，行距：300mm，穴距调节机构型式：更换齿轮+拨叉调节，穴距档位数：5档（120mm,140mm,160mm180mm,210mm),变速方式：机械变速，660mm橡胶轮爪驱动轮，平衡机构型式：机械式，插值臂型式：曲柄摇杆式。","5800","苏农机（2017）第（0465）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1506,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","潍坊久旺机械制造有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6G","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式:手扶步进式；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2370*1930*910；结构质量(kg):187；行距(cm):30；工作行数:6行；穴距调节机构型式:齿轮挂接调节；穴距调节档位数量:5个；变速方式:齿轮挂接调节；行走轮型式:前轮,粗轮毂橡胶轮胎；前轮直径:φ660mm；平衡机构型式:液压浮动调节；插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式；配套汽油发动机功率kw:3.5；转速r/min:3600；制造商:雅马哈动力机械(江苏)有限公司；","5800","部20180151","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1507,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","华创机器人制造有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6G","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","规格型号：2ZS-6G；结构型式:手扶式；外形尺寸（长×宽×高）mm:2370×1930×910；结构质量kg:187；行距mm:300；工作行数:6行；行走轮前轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮前轮直径mm：ф660；插植机构型式:曲柄摇杆式；","5800","部2015512","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1508,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江裕田农业科技有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6B","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.5/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2450*1920*960；作业速度（m/s）：0.28~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：≤0.18；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤6.5；工作行数：6行;行距（mm）：250(中央300）；穴距调节机构型式：齿轮调节速；穴距调节档位数量：6个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7、15、22、30、37；移距（mm）：10.6、13.8、15.3、17.3、19.7；","5800","ZJ2017103","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1509,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A（PC6-80）","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；行数:6行；外形尺寸(mm):2180*2100*930（运输状态）；2180*2860*930（工作状态）；整机质量:180kg；风冷1缸4冲程OHV汽油发动机；标定功率/标定转速KW/(r/min):2.9/1600；","5800","部2015785","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1510,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：2370×2280×910（作业状态）/2370×1930×910（运输状态）；整机质量（kg）：187；发动机型号：雅马哈MZ175-B-1（汽油机）；配套动力（kW）：3.3；标定转速（r/min）：3600；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0.28-0.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.1-0.21；行走轮结构型式：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；插植机构型式：曲柄摇杆。","5800","苏农机（2016）第（0017）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1511,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：2370×2280×910（作业状态）/2370×1930×910（运输状态）；整机质量（kg）：187；配套发动机：林海SPE195（汽油机）；配套动力（kW）：3.7；配套发动机额定转速（r/min）：3600；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:1.01-2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.1-0.21；行走轮结构型式：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；插植机构型式：曲柄摇杆式分插机构。","5800","苏农机（2016）第（0432）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1512,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6B","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：2370×2080×910（作业状态）/2370×1730×910（运输状态）；整机质量（kg）：176；配套发动机：林海SPE195（汽油机）；配套动力（kW）：3.7；配套发动机额定转速（r/min）：3600；行距（mm）：250-300（中间）；穴距（mm）：120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:1.01-2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.086-0.18；行走轮结构型式：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；插植机构型式：曲柄摇杆式分插机构。","5800","苏农机（2016）第（0429）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1513,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-630C","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","外型尺寸（长*宽*高）：2320*2100*950；手扶步进式；行数:6行；行距:300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","5800","部20180914","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[1514,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6C","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2455×2300×955；结构质量 （kg）：187；行距（mm）：300；；工作行数:6；穴距调 120、140、160、180、210；行走轮型式：前轮；前轮直径：660mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","5800","2015TJ032","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1515,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-6F","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2370×1930×910；结构质量 （kg）：198；行距（mm）：250(其它）300（中间1行）；工作行数:6；穴距调 120、140、160、180、210；行走轮型式：前轮；前轮直径：660mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","5800","苏农机（2016）第（0437）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1516,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6K","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2540×1822×845；结构质量 （kg）：193；行距（mm）：300(中间1行）250（其它）；；工作行数:6；穴距调 120、140、160、170、190、210；行走轮型式：前轮；前轮直径：612mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","5800","2015TJ033","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1517,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","手扶式插秧机","2ZQS-6(AP6)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","\"结构型式：手扶式\n配套发动机生产企业：雅马哈动力机械（江苏）有限公司\n配套发动机型号规格：MZ175-Y1\n配套发动机额定功率 Kw：2.6\n配套发动机额定转速 r/min：3000\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2180×2150×1035\n作业速度m/s： 0.38～0.76\n作业小时生产率 hm2/h：0.23～0.32\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：2.0～5.6\n工作行数 行：6\n行距mm： 300\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节挡位数量 个：4\n穴距mm： 220/170/150/120\n插秧深度mm ：15/20/25/30/35/40(6段)\n移距mm ：11/26、14/20、16/18（20/14选配）\n取秧深度mm：8～17(10段手柄调节)\n插秧频率 穴/分：0～336（单行）\n变速方式：油门+变速挡位\n行走轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径mm： 660\n平衡机构型式：机械式\n插植臂型式：曲柄摇杆式\n\"","5800","部20171035","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1518,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6(P68)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；作业行数（行）：6","5800","部20170910","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1519,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏福马高新动力机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式\n工作行数：6行\n工作状态外形尺寸（mm）：2390×2275×1110\n行距：300mm\n穴距调节档位数量：5\n变速方式：齿轮变速","5800","苏农机（2017）第（0470）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1520,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏国善美农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","型号名称:2ZS-6型手扶步进式水稻插秧机；结构型式:手扶步进式；工作行数:6行；行距:300MM；穴距调节机构型式:齿轮调节","5800","鄂2018068","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1521,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6Z(P68Z)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；作业行数（行）：6","5800","部20171678","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1522,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰机电有限公司","手扶式插秧机","2ZS-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","行数：6行；结构型式：手扶式；配套发动机功率：3.3kW；标定转数（r/min)：3600；行距：300mm；穴距调节型式：弹簧式；穴距调节档数量：5个；行走轮结构型式：橡胶防滑轮；直径：660mm；变速方式：机械变速","5800","鄂2018087","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[1523,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","常州市远播机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630S","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；配套发动机型号：MZ175;标定功率（kw)：3.3；外形尺寸（mm）：2370×1930×910；结构质量 （kg）：188；工作行数（行）：6；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7~37；作业速度（km/h）：1.01~2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.10~0.25；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤5.6；行走轮：橡胶轮爪式，直径（mm）：Φ660；插植机构型式：曲柄摇杆式。","5800","2015TJ333","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1524,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏悦达智能农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","功率：3.3KW,手扶步进式水稻插秧机，外形尺寸（2370*2270*1130）mm,工作速度0.34-0.80m/s,工作行数6行，橡胶轮爪式行走轮，曲柄连杆式插植。","5800","苏农机（2019）第（0261）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1525,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏悦达智能农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6K","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","功率：3.3KW,手扶步进式水稻插秧机，外形尺寸（2370*1830*1150）mm,工作速度0.34-0.80m/s,工作行数6行，橡胶轮爪式行走轮，曲柄连杆式插植。","5800","苏农机（2019）第（0262）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1526,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏东禾机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6(PL600)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","整机结构型式：两轮驱动手扶式；外形尺寸（mm）：2370×2280×910；结构质量（kg）：187；工作行数（行）：6；行距（mm）：300；穴距（mm）：120，140,160,180,210，250,280；插植机构型式：曲柄式强制插秧","5800","部20151614","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1527,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6C（PC6-A）","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构形式：手扶步进式；工作行数：6行；工作状态外形尺寸：2310*2100*1030mm；行距：300mm；发动机生产厂家：常州川崎光阳发动机有限公司；型号：FJ180G；标定功率：2.9KW；标定转速：1600r/min；","5800","鄂2018083","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[1528,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A(PC6-80)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行；外形尺寸：2180*2100*1030；结构质量：180kg；功率：2.9KW；发动机生产厂家：常州川崎光阳发动机有限公司/上海兴博实业有限公司；功率：2.9KW；型号：FJ180G/GT600LC","5800","部20153037","2019-12-31","通用类","湖北省",""]
[1529,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6B（ENP6）","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行；外形尺寸：2180*2100*1030；结构质量：180kg；功率：2.9KW；标定转速：1600r/min；发动机生产厂家：常州川崎光阳发动机有限公司/上海兴博实业有限公司；功率：2.9KW；型号：FJ180G/GT600LC","5800","鄂2017012","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1530,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江裕田农业科技有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.5/3600；工作状态外形尺寸（mm）：23750*2170*935；作业速度（m/s）：0.28~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：≤0.2；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤6.0；工作行数：6行;行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮调节速；穴距调节档位数量：6个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7、15、22、30、37；移距（mm）：10.6、13.8、15.3、17.3、19.7；","5800","ZJ2017102","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1531,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","淄博永丰机械制造有限公司","手扶插秧机","2ZS-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","工作行数：6行， 行距：300mm, 插值机构形式：曲柄摇杆式。","5800","黑垦鉴2016078","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1532,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江禾洋农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：两轮驱动手扶式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2370*2100*920；作业速度（m/s）：0.34~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：0.10~0.32；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤6.0；工作行数：6行并列式；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮变速；穴距调节档位数量：3个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7~37（5级可调）；移距（mm）：10.8/26，14.0/20，15.6/18；取样深度（mm）：7~17（9级）。","5800","鄂2017168","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1533,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-6(F6)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式，工作行数：6行","5800","部2015607","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1534,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-625(F625)","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式，工作行数：6行","5800","苏农机（2018）第（0575）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1535,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","山东华盛农业药械有限责任公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","发动机型号：168F汽油机，生产企业：山东华盛中天机械集团股份有限公司，功率：3.2kw，行数：6行，型式：手扶式插秧机","5800","部20151776","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1536,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机","潍坊华亨农业装备有限公司","乘坐式水稻插秧机","2Z-6300A","形式:独轮乘坐式 ;行数:6行;","形式：独轮乘坐式：工作行数;6行","3400","鄂2019093","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1537,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机","山东红旗机电集团股份有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZG-6300B","形式:独轮乘坐式 ;行数:6行;","型号名称\n/\n2ZG-6300B型乘坐式水稻插秧机\n结构型式\n/\n独轮驱动乘坐式\n配套发动机生产企业\n/\n山东华盛中天机械集团股份有限公司\n配套发动机型号规格\n/\n188F-5\n配套发动机额定功率（汽油机：标定功率）\nkW\n6.8\n配套发动机额定转速（汽油机：标定转速）\nr/min\n1800\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n2610×2120×1335\n作业速度\nm/s\n0.3-0.6\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.2-0.4\n单位作业量燃油消耗量\nkg/hm2\n1.9-2.8\n工作行数\n行\n6\n行距\nmm\n300\n穴距调节机构型式\n/\n机械式\n穴距调节档位数量\n个\n2\n穴距\nmm\n130/140/(120/170/190可更换齿轮调节）\n插秧深度\nmm\n10-35\n移距\nmm\n268\n取秧深度\nmm\n0-17\n插秧频率\n次/分\n318\n变速方式\n/\n机械式\n行走轮前轮结构型式\n/\n充气式运输胶轮\n行走轮前轮直径\nmm\n610\n行走轮后轮结构型式\n/\n实心橡胶轮\n行走轮后轮直径\nmm\n250\n平衡机构型式\n/\n船板自平衡\n插植臂型式\n/\n回转式","3400","部20171627","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1538,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机","山东元鸣机械有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZYG-630","形式:独轮乘坐式 ;行数:6行;","独轮乘坐式；6行","3400","黑垦鉴2016037","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1539,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机","淄博永丰机械制造有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZG-6300A","形式:独轮乘坐式 ;行数:6行;","工作行数：6行，行距：300mm,变速方式：机械式，插植臂形式：回转双插式。","3400","部20180440","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1540,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZG-4Q","形式:四轮乘坐式 ;行数:4行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机标定功率：4.2KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2270×1580×1200（MM），工作行数：4行，行距：300MM，穴距：140、160、180、200（MM）,插植/栽植臂型式：曲柄摇杆强制式插秧","12400","ZJ2018110","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1541,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","大同农机（安徽）有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-6C(ERP60)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","型号：2ZG-6C(ERP60)型高速乘坐式插秧机，结构型式：高速乘坐式，配套发动机生产企业：川崎重工业株式会社，型号规格:FD620D,标定功率:10.6kw,标定转速:3600r/min,工作状态外形尺寸(mm)：长3235×宽2200×高2320，作业速度：0-1.6m/s,作业小时生产率：0.2-0.5h㎡/h,单位作业量燃油消耗量：4.0-7.6kg/h㎡,工作行数：6行；行距：300mm，穴距调节机构形式：手动档位调节，穴距调节档位数量：6个，穴距（mm）：100、120、140、160、190、220，插秧深度：10-44mm；移距（mm):11、14、16，取秧深度：8-17mm,插秧频率（株/分）：228-460，变速方式：液压无级变速，行走前轮结构形式：实心轮胎，前轮直径：650mm，后轮结构型式：橡胶凸耳轮，后轮直径：900mm，平衡机构形式：电子液压式插植臂形式：旋转式。","28400","2018TJ545","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1542,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-630A（原：2ZG-630）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","外型尺寸（长*宽*高）：3380*2170*2110；四轮乘坐式；行数：6行；行距：300mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm；排放标准：国三","28400","部20160425","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1543,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-630","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","外型尺寸（长*宽*高）：3430*2210*1800；四轮乘坐式；行数：6行；行距：300mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转强制式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm","28400","部20170987","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1544,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏悦达智能农业装备有限公司","高速乘坐式水稻插秧机","2ZG-630","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","发动机功率14.2KW；高速四轮乘坐式；无级变速；6行旋转式插秧","28400","苏农机（2018）第（0156）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1545,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6BE(TP60E)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","苏农机（2018）第（0476）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1546,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6G2（SPV-6CM）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部20160544","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1547,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6G1（SPV-6C）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部20160543","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1548,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6B(NSPU-68CM)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部20160654","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1549,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D（NSPU-68CMD）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部20152441","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1550,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","苏农机(2016)第(0182)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1551,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","中联重机股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式高速；工作行数：6行；","28400","部20152358","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1552,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","乘座式高速插秧机","2ZG-6DM","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式，6行，外形尺寸(长×宽×高)(mm):3485×2200×2240；发动机型号:YANMAR3TNM68-AMW；档位:前进2档,后退1档；标定功率(KW):12.3；发动机排放标准:国三","28400","部20152761","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1553,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-6D","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","整机结构型式:高速乘坐式；工作行数:6行；行距:300MM；穴距调节结构型式:手柄调节；穴距调节档位数量:7个；变速方式:液压无极变速；平衡机构型式:机械式；插植/栽插臂型式:旋转式；配套动力:1、型号:3M78A；发动机额定净功率/转速(KW/R/MIN):14/2400；制造商:常柴股份有限公司；排放阶段:国三；2、发动机型号:E3112-UP06；发动机额定净功率/转速(KW/R/MIN):13.9/2300；制造商:株式会社井关松山制造所；排放阶段:国三；","28400","苏农机（2017）第（0466）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1554,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","常州亚美柯机械设备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZB-6(RX-60AM)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","整机结构型式：钵苗乘坐式六行；外形尺寸（长×宽×高）：3140×2960×2010mm（工作）/3140×1890×1420mm（运输）；整机质量：537kg；配套动力生产企业：久保田株式会社；牌号型号：GH340；结构型式：立式、风冷、4冲程汽油机；标定功率/额定转速：5.9/3600（kW/r/min）；燃油种类：汽车用无铅汽油；工作行数：6行；行距：330mm；穴距（mm）：120、130、140、150、160、170、180、200、220、240；插秧深度：10-40mm；作业速度：0.2-1.2km/h；作业小时生产率：0.26-0.37h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：4.2-5.4kg/h㎡；插秧机构型式：回转滑道式","28400","部20152720","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1555,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","辅助驾驶高速乘坐式插秧机","2ZC-6HA-F","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3340mm×2130mm×3220mm；工作行数：6行，行距：300mm,穴距调节机构型式：机械拉杆换挡式；插秧深度：10-35mm；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；平衡机构型式：机械式；插植/栽植臂型式：回转式；辅助驾驶装置：CPU型号：HE203，供电电压：9-32V，转向电机型号：86HS45D，角度传感器型号：530 720-J00AX20-0，无线电发射频率：433","28400","苏农机（2019）第（0140）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1556,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZC-6HA","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3340mm×2130mm×2330mm；整机质量：750kg；工作行数：6行，行距：300mm,插秧深度：10-35mm；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；插秧机构型式：回转式","28400","部20160418","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1557,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZC-6A","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3130mm×2130mm×2280mm；结构质量：620kg；工作行数：6行；行距：300mm；插秧深度：15-35mm；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：900mm；插秧机构型式：回转式","28400","部20151743","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1558,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZC-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:3130mm×2130mm×2280mm；结构质量：620kg；工作行数：6行；行距：300mm；穴距调节机构型式：机械拉杆换挡式；穴距调节档位数量：5个；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：900mm；平衡机构型式：机械式，选装液压自动式；插植/栽植臂型式：回转式","28400","部20171676","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1559,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江锦禾农业科技有限公司","高速插秧机","2ZG-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（工作状态，长×宽× 高)mm：4030×2200×2600；结构质量（kg）：940； 行距（mm）：300；工作行数：6行；穴距调节机构型式：操纵杆机械换挡；穴距调节档位数量： 6；变速方式：液压无极变速+机械变速2档；行走轮型式：前无内胎橡胶车轮 、后无内胎橡胶凸爪高耳车轮；前轮直径：650mm；后轮直径： 950mm；平衡机构型式：电动式（左右）电动+液压式（前后）；插植/栽植臂型式：旋转式强制插秧。","28400","ZJ2017036","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1560,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏永涛实业有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6F（P600F）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","技术参数：     型号名称：2ZG-6F(P600F)型乘坐式高速插秧机； 结构型式：高速乘坐式  ；配套发动机额定功率14.7kw，额定转速3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：3050×2220×2600mm；工作行数：6行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；变速方式：液压式变速（HST）；行走轮前轮结构型式：橡胶轮胎，直径650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶轮胎，直径950mm；平衡机构型式：机械式；插植/栽植臂型式：旋转式","28400","苏农机（2018）第（0572）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1561,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6K","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2280×2330；行距:300mm；工作行数：六行；穴距调节机构型式：操纵杆档位调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式:电子液压平衡；插值/栽植臂型式:旋转式强制插秧；","28400","鄂2018051","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1562,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2100×2330；行距:300mm；工作行数：6行；穴距调节机构型式：操纵杆档位调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式:HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式：电子液压平衡；插值/栽植臂型式：旋转式强制插秧；","28400","鄂2017103","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1563,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6L","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式:高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2100×2330；行距:300mm；穴距调节机构型式:操纵杆档位调节；穴距调节档位数量:6个；变速方式：HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式:电子液压平衡；插值/栽植臂型式:旋转式强制插秧；","28400","鄂2017185","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1564,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-6A","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","1、型号名称:2ZG-6A型乘坐式高速水稻插秧机；2、结构型式:高速乘坐式；3、配套发动机额定功率:12.8kW；4、配套发动机额定转速:3600r/min；5、工作状态外形尺寸:3160×2250×2095mm；6、作业速度：0～1.5m/s；7、作业小时生产率：0.20～0.47h㎡/h；8、单位作业量燃油消耗量：4.0～9.5kg/h㎡；9、工作行数:6行；10、行距:300mm；11、穴距调节机构型式:手柄齿轮调节；12、穴距调节档位数量:6个；13、穴距：120、140、160、190、230、270mm；14、插秧/栽植深度：10～55mm；15、移距：10.8、14.0、15.6、17.5\tmm；16、取秧深度：8～18mm；17、变速方式:HST液压无级变速；18、平衡机构型式:机械平衡；19、插植机构型式:旋转式","28400","2017TJ631","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1565,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6A","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","高速乘坐式；工作行数：6行","28400","2018TJ439","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[1566,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","华创机器人制造有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：乘座式；外形尺寸（长×宽×高）mm:3270×2100×2350；结构质量kg:750；行距mm:300；工作行数:6行；行走轮前轮结构型式：防爆轮胎；行走轮前轮直径mm:ф650；行走轮后轮结构型式:粗轮毂橡胶轮胎；行走轮后轮直径mm:ф900；插植机构型式:双臂栽植曲柄摇杆式；","28400","部2015510","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1567,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B5(PZ60-AHDRT）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数：6行；工作状态外形尺寸：3174*2235*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；行距：300mm；发动机型号：E3112-UP08型；功率：15.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","28400","部20170942","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1568,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B2(PZ60-HDRT)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数：6行；外形尺寸(mm):3220*2920*2380；整机质量:720kg；水冷3缸4冲程柴油发动机；标定功率：13.9kw；标定转速：2300r/min；发动机型号：E3112-UP06型；功率：13.9KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","28400","部2015647","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1569,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B6(PZ60-AHDR）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数：6行；工作状态外形尺寸：3174*2235*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；行距：300mm；发动机型号：E3112-UP08型；功率：15.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","28400","部20170941","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1570,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B4(PZ60-AHGR)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；插植行数:6行；外形尺寸(mm):3060*2270*2485（工作状态）；整机质量:690KG；风冷2缸4冲程OHV汽油发动机；发动机生产企业：富士重工业株式会社；型号：EH64；风冷2缸4冲程OHV汽油发动机；标定功率11.9kw；标定转速3600r/min；","28400","部20152317","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1571,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：3250×3220×2600（作业状态）/3250×2220×2600（运输状态）；整机质量（kg）：730；发动机型号：雅马哈3TNM68（排放标准：第Ⅲ阶段）；配套动力（kW）：14.5；标定转速（r/min）：3600；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0-1.62；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.4；行走轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ900；插植机构型式：旋转式强制插秧。","28400","苏农机（2016）第（0018）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1572,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6A","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：3250×3220×2600（作业状态）/3250×2220×2600（运输状态）；整机质量（kg）：730；发动机型号：常柴股份有限公司3M78（排放标准：第Ⅲ阶段）；配套动力（kW）：14.7；标定转速（r/min）：2500；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0-1.62；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.4；行走轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ900；插植机构型式：旋转式强制插秧。","28400","苏农机（2016）第（0019）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1573,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZC-6D","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：3180×2200×2180；行距（mm）：300；工作行数:6；穴距调节机构型式：齿轮挂接式；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无极变速；行走轮型式：前轮；前轮直径： 650mm  后轮；后轮直径：950mm；平衡机构型式：液压式；插植/ 栽植臂型式：旋转式","28400","苏农机（2018）第（0594）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1574,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZC-6E","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：3180×2200×2180；行距（mm）：300；工作行数:6；穴距调节机构型式：齿轮挂接式；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无极变速；行走轮型式：前轮；前轮直径： 650mm  后轮；后轮直径：950mm；平衡机构型式：机械式；插植/ 栽植臂型式：旋转式","28400","苏农机（2018）第（0595）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1575,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6D（VP6D）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","\"整机结构型式：乘坐式高速插秧机\n外形尺寸(长×宽×高) mm：3295×2595×2330\n整机质量kg：755\n配套动力生产企业：洋马株式会社\n配套动力牌号型号：3TNM68-CUP2\n配套动力结构型式：水冷、四冲程、3缸柴油发动机\n配套动力标定功率/标定转速kW/（r/min）：12.8/3200\n燃油种类：柴油\n工作行数 行：6\n行距mm： 300\n插秧株距mm： 100、120、140、160、180、220\n插秧深度mm： 15～60（6档+自动）\n作业速度km/h：0～5.94\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.6\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2 ：≤4.8\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm ：Φ650\n行走轮后轮结构型式 ：实心橡胶轮凸缘轮胎\n行走轮后轮直径 mm：Φ950\n插秧机构型式：回转式\n\"","28400","部20160657","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1576,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-70D","形式:四轮乘坐式 ;行数:7行;","\"结构型式：乘坐式\n配套发动机生产企业：洋马株式会社\n配套发动机型号规格：3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率 Kw：15.4（型式核准证书中额定净功率为17.3）\n配套发动机额定转速 r/min：3200\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3320×2070×2330\n作业速度m/s： 0～1.65\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.55\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：≤5.2\n工作行数 行：7\n行距mm ：250\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节挡位数量 个：6\n穴距mm ：220、180、160、140、120、100\n插秧深度mm： 12～57（6挡+自动）\n移距mm ：11、14、15\n取秧深度mm： 8～18（11挡）\n插秧频率 穴/分：0～836（单行）\n变速方式：HMT高效液压无级变速\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm：650\n行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径mm：950\n平衡机构型式：电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式：回转式\n\"","28400","部20170812","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1577,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6C","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数：6行。","28400","部20180594","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[1578,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-7B(TP70)","形式:四轮乘坐式 ;行数:7行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：7","28400","苏农机（2018）第（0478）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1579,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6E(PD60E)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部20170912","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1580,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-7Z(PD70Z)","形式:四轮乘坐式 ;行数:7行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：7","28400","部2015683","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1581,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6(PD60)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部2015684","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1582,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6D(PD60D)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","部20170911","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1583,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东元鸣机械有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZGC-6(RG0-60SD)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；6行","28400","黑垦鉴2018057（续）","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1584,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东元鸣机械有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZGQ-6(RG0-6)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；6行","28400","黑垦鉴2018058（续）","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1585,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6G","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式:高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2100×2330；行距:300mm；工作行数:6行；穴距调节机构型式：操纵杆档位调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式:电子液压平衡；插值/栽植臂型式:旋转式强制插秧；","28400","鄂2017184","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1586,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","河北锦禾农业机械有限公司","高速插秧机","2ZG-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式；行数：6行；行距：300MM；配套发动机标定转速：2900R/MIN；","28400","部20170999","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1587,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东禾机械有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-6D(PH600D)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","整机结构型式:四轮乘坐式；外形尺寸(mm):3350×2220×2000；结构质量(kg):680；工作行数(行):6；行距(mm):300；穴距(mm):260、220、180、160、140、120；插植机构型式:旋转式插秧","28400","部20151613","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1588,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东禾机械有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-6G（PH600G）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","整机结构型式:四轮乘坐式；外形尺寸(mm):3350×2850×2000；结构质量(kg):620；工作行数(行):6；行距(mm):300；穴距(mm):260、220、180、160、140、120(或105)；插植机构型式:旋转式插秧","28400","2015TJ156","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1589,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","中机南方机械股份有限公司","水稻高速插秧机","2ZG630A","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数:6行；发动机型号：CH18/3564；型式：风冷两缸汽油机；配套功率（kW)及制造商：11.4/美国科勒公司；12.5/百利通（上海）国际贸易有限公司；外形尺寸（长×宽×高）mm：3250×2275×1495；结构质量（kg）：700；行距(mm)：300；穴距：120、140、160、180、210。","28400","部20160684","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1590,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","中机南方机械股份有限公司","水稻高速插秧机","2ZG630C","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数:6行；发动机型号：3TNM68-A；配套功率（kW)及制造商：14.7/洋马发动机有限公司 ；型式：水冷4冲程3缸柴油机；外形尺寸（长×宽×高）mm：3250×2200×2100；结构质量（kg）：720；行距(mm)：300；穴距：120、140、160、180、210。排放阶段：第三阶段。","28400","部20170457","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1591,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","大同农机（安徽）有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-6D(ERP60D)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","型号：2ZG-6C(ERP60D)型高速乘坐式插秧机，结构型式：高速乘坐式，配套发动机生产企业：大同工业株式会，型号规格:3C100LWS-C1,标定功率:16.4kw,标定转速:2800r/min,工作状态外形尺寸(mm)：长3260×宽2200×高2345，作业速度：0-1.7m/s,作业小时生产率：0.2-0.57h㎡/h,单位作业量燃油消耗量：3.0-6.7kg/h㎡,工作行数：6行；行距：300mm，穴距调节机构形式：手动档位调节，穴距调节档位数量：6个，穴距（mm）：100、120、140、160、190、220，插秧深度：10-44mm；移距（mm):11、14、16，取秧深度：8-17mm,插秧频率（株/分）：216-435，变速方式：液压无级变速，行走前轮结构形式：实心轮胎，前轮直径：650mm，后轮结构型式：橡胶凸耳轮，后轮直径：950mm，平衡机构形式：电子液压式插植臂形式：旋转式。","28400","2018TJ544","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1592,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-7D(TP70D)","形式:四轮乘坐式 ;行数:7行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：7","28400","苏农机（2018）第（0479）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1593,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6BS(TP60)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","28400","苏农机（2018）第（0477）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1594,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-6S","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：14.7KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2180×2530（MM），工作行数：6行，行距：300MM，穴距：110、130、150、160、180、210（MM）,插植/栽植臂型式：旋转强制式插秧","28400","ZJ2017030","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1595,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-6Q","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机标定功率：14.5KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2180×2530（MM），工作行数：6行，行距：300MM，穴距：110、130、150、160、180、210（MM）,插植/栽植臂型式：旋转强制式插秧","28400","ZJ2017029","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1596,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","乘座式高速插秧机","2ZG-6DK","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","行数:6行；形式:四轮乘坐式；外形尺寸(长×宽×高)(mm):3075×2200×2120；结构重量(kg):625/670；发动机型号:本田GX610K1汽油机/百力通3564；汽油机档位:前进2档,后退1档；标定功率(KW):10.3/10.8","28400","部2015657","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1597,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-60D","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","\"结构型式：乘坐式\n配套发动机生产企业：洋马株式会社\n配套发动机型号规格：3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率Kw：15.4（型式核准证书中额定净功率为17.3）\n配套发动机额定转速 r/min：3200\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3320×2200×2330\n作业速度m/s：0～1.65\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.6\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：≤5.2\n工作行数 行：6\n行距mm ：300\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节挡位数量 个：6\n穴距mm： 220、180、160、140、120、100\n插秧深度mm ：5～60（6挡+自动）\n移距mm： 11、14、16\n取秧深度mm： 8～18（11挡）\n插秧频率 穴/分：0～836（单行）\n变速方式：HMT高效液压无级变速\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm：650\n行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径mm：950\n平衡机构型式：电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式：回转式\n\"","28400","部20170813","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1598,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-7D25(VP7D25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:7行;","\"结构型式：乘坐式\n配套发动机生产企业：洋马株式会社\n配套发动机型号规格：3TNM68-CUP2\n配套发动机额定功率 Kw：12.8\n配套发动机额定转速 r/min：3200\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3295×2070×2370\n作业速度m/s：0～1.65\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.55\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：≤4.8\n工作行数 行：7\n行距mm ：250\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节挡位数量 个：6\n穴距mm ：220/180/160/140/120/100\n插秧深度mm ：12～57(6挡+自动)\n移距mm ：11/22、14/16、15/15\n取秧深度mm： 8～18(11挡)\n插秧频率 穴/分：0～836（单行）\n变速方式：HMT高效液压无级变速\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm：650\n行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径mm：950\n平衡机构型式：电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式：回转式\n\"","28400","部20170804","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1599,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGZ-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","\"型号名称：2ZGZ-6型乘坐式高速插秧机\n整机结构型式：乘坐式高速插秧机\n外形尺寸(长×宽×高) mm：2890×2441×2287\n整机质量kg：496\n配套动力生产企业：泰州雅马哈动力有限公司\n配套动力牌号型号：MZ360\n配套动力结构型式：空冷四冲程OHV汽油发动机\n配套动力标定功率/标定转速kW/（r/min）：7.1/3600\n燃油种类：汽油\n工作行数 行：6\n行距mm： 300\n插秧株距mm： 120、150、170、200、240、280\n插秧深度mm： 15～60（7档）\n作业速度km/h：0～4.79\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.45\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2 ：≤4.55\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm ：Φ600\n行走轮后轮结构型式 ：实心橡胶轮凸缘轮胎\n行走轮后轮直径 mm：Φ850\n插秧机构型式：回转式\n\"","28400","部2015703","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1600,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D1(G61)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式，工作行数：6行","28400","苏农机（2018）第（0574）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1601,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D(G6)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：四轮乘坐式，工作行数：6行","28400","部20160398","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1602,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏悦达智能农业装备有限公司","高速乘坐式水稻插秧机","2ZG-825","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","发动机功率14.2KW；高速四轮乘坐式；无级变速；8行旋转式插秧","38600","苏农机（2018）第（0157）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1603,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-825","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","外型尺寸（长*宽*高）：3360*2460*2110；四轮乘坐式；行数：8行；行距：250mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm；排放标准：国三","38600","部20160424","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1604,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-830","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","外型尺寸（长*宽*高）：3420*2660*2145；四轮乘坐式；行数：8行；行距：300mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm；排放标准：国三","38600","部20170984","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1605,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8G(SPV-8CG25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","苏农机（2016）第（0349）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1606,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D5(SPV-8C25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","苏农机(2016)第(0183)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1607,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D1(SPV-8C)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","苏农机(2016)第(0181)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1608,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D(NSPU-88C25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","部2015653","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1609,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZC-8DN","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3130mm×2830mm×2450mm；结构质量：755kg；工作行数：8行，行距：300mm；插秧深度：15-50mm；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；插秧机构型式：回转式","38600","部20171147","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1610,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江锦禾农业科技有限公司","高速插秧机","2ZG-8KZ","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（工作状态，长×宽× 高)mm：4000×2450×2510；结构质量（kg）：960； 行距（mm）：170/330；工作行数：8行；穴距调节机构型式：操纵杆机械换挡；穴距调节档位数量： 6；变速方式：液压无极变速+机械变速2档；行走轮型式：前无内胎橡胶车轮 、后无内胎橡胶凸爪高耳车轮；前轮直径：650mm；后轮直径： 950mm；平衡机构型式：电动式（左右）电动+液压式（前后）；插植/栽植臂型式：旋转式强制插秧。","38600","ZJ2017035","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1611,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8C","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；工作行数：8行。","38600","ZJ2019004","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1612,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8A3(PZ80-AHDRT25）","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；工作行数：8行；工作状态外形尺寸：3174*2370*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；行距：250mm；型号：E3112-UP08型；功率：15.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","38600","部20170940","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1613,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8B(PZ80-A)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；工作行数：8行；工作状态外形尺寸：3265*2825*2490（mm）；额定功率：16.3KW；额定转速：2600r/min；行距：300mm；型号：E3112-UP型；功率：16.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","38600","部20171180","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1614,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8A2(PZ80-HDRT25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；插植行数:8行；外形尺寸(mm):3180*2370*2425；整机质量:740KG；水冷3缸4冲程柴油发动机；发动机牌号型号为E3112-UP06,标定功率：13.9kw；标定转速:2300r/min；型号：E3112-UP06型；功率：13.9KW；生产厂家：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","38600","部20160615","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1615,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8A(PZ80)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；插植行数:8行；外形尺寸(mm):3130*2400*1800（运输状态）；3130*2830*1800（工作状态）；整机质量:755KG；水冷3缸4冲程柴油发动机；标定功率：16.3kw；标定转速2600r/min；型号：E3112-UP型；功率：16.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","38600","部2015648","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1616,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGF-8C","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：8；结构尺寸（mm）：3250×2380×2600；整机质量（kg）：780；配套发动机：常柴股份有限公司3M78（排放标准：第Ⅲ阶段）；配套动力（kW）：18.4；配套发动机额定转速（r/min）：2600；行距（mm）：250；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0-5.8；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.45；行走轮结构型式：防爆橡胶轮/粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ650/φ900；插植机构型式：旋转式。","38600","苏农机（2016）第（0430）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1617,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江锦禾农业科技有限公司","高速插秧机","2ZG-8A2D","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（工作状态，长×宽× 高)mm：3510×2520×2550；行距（mm）：250；工作行数：8行；穴距调节机构型式：操纵杆机械换挡；穴距调节档位数量： 6；变速方式：液压无极变速+机械变速2档；行走轮型式：前无内胎橡胶车轮 、后无内胎橡胶凸爪高耳车轮；前轮直径：650mm；后轮直径： 950mm；平衡机构型式：电动式（左右）、电动+液压式（前后）；插植/栽植臂型式：旋转式强制插秧","38600","ZJ2018053","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1618,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江锦禾农业科技有限公司","高速插秧机","2ZG-8KZD","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（工作状态，长×宽× 高)mm：3500×2480×2560；行距（mm）：170/330；工作行数：8行；穴距调节机构型式：操纵杆机械换挡；穴距调节档位数量： 6；变速方式：液压无极变速+机械变速2档；行走轮型式：前无内胎橡胶车轮 、后无内胎橡胶凸爪高耳车轮；前轮直径：650mm；后轮直径： 950mm；平衡机构型式：电动式（左右）、电动+液压式（前后）；插植/栽植臂型式：旋转式强制插秧","38600","ZJ2018054","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1619,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-8D（VP8DN）","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","\"整机结构型式：乘坐式高速插秧机\n外形尺寸(长×宽×高) mm：3445×3225×2330\n整机质量kg：812\n配套动力生产企业：洋马株式会社\n配套动力牌号型号：3TNM72-CUP2\n配套动力结构型式：水冷、四冲程、3缸柴油发动机\n配套动力标定功率/标定转速kW/（r/min）：15.4/3200\n燃油种类：柴油\n工作行数 行：8\n行距mm： 300\n插秧株距mm： 100、120、140、160、180、220\n插秧深度mm： 15～60（6档+自动）\n作业速度km/h：0～5.94\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.73\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2 ：≤5.2\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm ：Φ650\n行走轮后轮结构型式 ：实心橡胶轮凸缘轮胎\n行走轮后轮直径 mm：Φ950\n插秧机构型式：回转式\n\"","38600","部20160656","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1620,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-90D","形式:四轮乘坐式 ;行数:9行;","\"型号名称：2ZGQ-90D型乘坐式高速插秧机\n结构型式：高速乘坐式\n配套发动机标定功率 Kw：15.4\n配套发动机标定转速 r/min：3200\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm：3470×2670×2330\n工作行数 行：9\n行距mm： 250\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节档位数量 个：6\n变速方式：HMT高效液压无级变速\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm ：650\n行走轮后轮结构型式 ：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径mm：950\n平衡机构型式：电子液压平衡\n插植/栽植臂型式：回转式\n\"","38600","苏农机（2018）第（0238）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1621,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-80D","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","\"型号名称 ：2ZGQ-80D型乘坐式高速插秧机\n结构型式 ：高速乘坐式\n配套发动机标定功率 kW：15.4\n配套发动机标定转速 r/min：3200\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm：3470×2800×2330\n工作行数 行：8\n行距 mm：300\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节档位数量 个：6\n变速方式：HMT高效液压无级变速\n行走轮前轮结构型式 ：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径 mm：650\n行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径 mm：950\n平衡机构型式：电子液压平衡\n插植/栽植臂型式：回转式\n\"","38600","苏农机（2018）第（0237）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1622,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-9D25(VP9D25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:9行;","\"结构型式：乘坐式\n配套发动机生产企业：洋马株式会社\n配套发动机型号规格：3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率 Kw：15.4\n配套发动机额定转速 r/min：3200\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3435×2660×2370\n作业速度m/s： 0～1.65\n作业小时生产率 hm2/h：0～0.66\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2 ：≤5.2\n工作行数 行：9\n行距mm： 250\n穴距调节机构型式：齿轮切换式\n穴距调节挡位数量 个：6\n穴距mm： 220/180/160/140/120/100\n插秧深度mm： 12～57(6挡+自动)\n移距mm ：11/22、14/16、15/15\n取秧深度mm ：8～18(11挡)\n插秧频率 穴/分：0～836(单行)\n变速方式：HMT高效液压无级变速\n行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮\n行走轮前轮直径mm：650\n行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径mm：950\n平衡机构型式：电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式：回转式\n\"","38600","部20170805","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1623,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8D","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","高速乘坐式；工作行数：8行","38600","ZJ2019005","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1624,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-8A(PRO80)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","部20171140","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1625,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-8(PD80)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","部20152311","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1626,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-8Z(PD80Z)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；作业行数（行）：8","38600","部20152316","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1627,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","河北锦禾农业机械有限公司","高速插秧机","2ZG-8KZ","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式；行数：8行；行距：170/330MM；配套发动机标定转速2900R/MIN；","38600","部20170998","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1628,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","中机南方机械股份有限公司","水稻高速插秧机","2ZG825","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式 ；工作行数：8行；发动机型号：CH19；配套功率（kW)及制造商：14.2/美国科勒公司；型式：风冷4冲程2缸OHV汽油机；外形尺寸（长×宽×高）mm：3250×2465×2180；结构重量（kg）：750；行距(mm)：250；穴距：120、140、160、180、210。","38600","部20153039","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[1629,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","中机南方机械股份有限公司","水稻高速插秧机","2ZG825C","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；工作行数:8行；发动机型号：3TNM68-A；配套功率（kW)及制造商：14.7/洋马发动机有限公司 ；型式：水冷4冲程3缸柴油机；外形尺寸（长×宽×高）mm：3250×2465×2100；结构质量（kg）：780；行距(mm)：250；穴距：120、140、160、180、210。排放阶段：第三阶段。","38600","部20170456","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1630,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","大同农机（安徽）有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-8A（ERP80D）","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","型号：2ZG-8A(ERP80D)。结构型式：高速乘坐式。配套发动机生产企业：大同工业株式会社，牌号型号：3C100LWS-C1,结构形式：3缸、4冲程、水冷式，标定功率/标定转速(KW/r/min)：16.4/2800,燃油种类：柴油；外形尺寸(mm)：长3452×宽2775×高2345。结构质量：880kg；工作行数：8行；行距：300mm;穴距（mm）：100、120、140、160、190、220；插秧深度：10-44mm；作业速度：0-6.3km/h;作业小时生产率：0.2-0.6h㎡/h;单位作业量燃油消耗量：3.0-6.7kg/h㎡;行走前轮结构形式：实心轮胎，前轮直径：650mm，后轮结构型式：橡胶凸耳轮，后轮直径：950mm;插植机构形式：旋转式。","38600","部20160431","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1631,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8S2","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：14.7KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2500×2520（MM），工作行数：8行，行距：250MM，穴距：110、130、150、160、180、210（MM）,插植/栽植臂型式：旋转强制式插秧","38600","ZJ2017028","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1632,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8Q2","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机标定功率：14.5KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2500×2530（MM），工作行数：8行，行距：250MM，穴距：110、130、150、160、180、210（MM）,插植/栽植臂型式：旋转强制式插秧","38600","ZJ2017031","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1633,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8S","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：14.7KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2790×2530（MM），工作行数：8行，行距：300MM，穴距：110、130、150、160、180、210（MM）,插植/栽植臂型式：旋转强制式插秧","38600","ZJ2017032","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[1634,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8SJ","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：14.5KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500×2380×2530（MM），工作行数：8行，行距：200MM，穴距：110、130、150、160、180、210（MM）,插植/栽植臂型式：旋转式强制插秧","38600","ZJ2019022","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1635,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8D(G825)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式，工作行数：8行","38600","苏农机（2018）第（0573）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1636,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","单摆式撒肥机","2FD-800","形式:摆动式 ;肥箱容积:800L;","配套动力：55~99kw,动力输出轴转速：720r/min,理论前进速度：4.5~10km/h,撒肥幅宽：大颗粒(复合肥)8~18m，小颗粒(尿素)：8~16m,外形尺寸(长*宽*高)：1600*1600*1210mm,肥料类型：大颗粒、小颗粒,撒肥量：大颗粒(复合肥)0~117kg/hm2，小颗粒(尿素)2~263kg/hm2,肥料箱容积：800L,撒肥方式：单摆式","2200","苏农机（2017）第（0185）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1637,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","单摆式撒肥机","2FD-500B","形式:摆动式 ;肥箱容积:500L;","配套动力:40~88kw,挂接方式：三点悬挂/\t坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂；动力输出轴：540/720r/min;作业速度：3.5-10km/h;撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~18m,小颗粒(尿素)8~16m,外形尺寸(长*宽*高):1600*910*1180mm,肥料类型:大颗粒（2-4.75）mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10~117千克/亩/小颗粒(尿素)10~263千克/亩,出肥口孔数：3个；撒肥方式:单摆式；整机净重：123kg,肥料箱容积:500L","2200","苏农机（2018）第（0410）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1638,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","樱田农机科技（泰州）有限公司","摆动式撒肥机","2F-1000","形式:摆动式 ;肥箱容积:1000L;","名称：摆动式撒肥机、型号型式：2F-1000、挂接方法：三点悬挂；动力输出轴转速，r/min:540；料箱容积 L：1000；肥料类型;颗粒肥；配套动力：58.4-73KW ；撒肥幅宽（大颗粒）m:10-20、（小颗粒）m:8-16；作业速度km/h:4-8；外型尺寸：1700X1480X1380、重量Kg:178; 撒肥量Kg/h㎡：150-300; 驱动方式：传动轴传动","2200","苏农机（2016）第（0340）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1639,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","佐佐木爱克赛路机械(南通)有限公司","撒肥机","2F-200(CFC200)","形式:摆动式 ;肥箱容积:200L;","配套动力11~22.1kw,撒肥宽度:(大粒)8~12M(小粒)6~8M,重量120KG,动力输出轴转数540 r/min,外形尺寸:长×宽×高(1190×1156×1000)MM,结构方式:摆动式,肥箱容积:200L","2200","苏农机（2015）第（0049）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1640,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","佐佐木爱克赛路机械(南通)有限公司","撒肥机","2F-750(CFC750)","形式:摆动式 ;肥箱容积:750L;","配套动力51.5~69.8kw,撒肥宽度:(大粒)8~12M(小粒)6~8M,重量163kg,动力输出轴转数540r/min,外形尺寸:长×宽×高(1610×1710×1150)mm,结构方式:摆动式,肥箱容积:750L","2200","苏农机（2015）第（0050）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1641,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","石河子市光大农机有限公司","撒肥机","2F-24","形式:摆动式 ;肥箱容积:1200L;","双圆盘摆动式,肥箱容积1200L,配套动力:51.5KW；外形尺寸(长×宽×高):1810MM×1940MM×1640MM；整机重量:280KG","2200","新2014201","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[1642,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","圆盘离心式撒肥机","2FD-380","形式:非摆动式 ;肥箱容积:380L;","配套动力：40~55kw,动力输出轴转速：720r/min,理论前进速度：3.5~10km/h,撒肥幅宽：大颗粒(复合肥)8~16m，小颗粒(尿素)：8~12m,外形尺寸(长*宽*高)：1190*1190*1160mm,肥料类型：大颗粒、小颗粒,撒肥量：大颗粒(复合肥)0~117kg/hm2，小颗粒(尿素)2~263kg/hm2,肥料箱容积：380L,撒肥方式：离心式","1100","苏农机（2017）第（0183）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1643,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","圆盘离心式撒肥机","2FD-500","形式:非摆动式 ;肥箱容积:500L;","配套动力：40~88kw,动力输出轴转速：720r/min,理论前进速度：3.5~8km/h,撒肥幅宽：大颗粒(复合肥)8~18m，小颗粒(尿素)：8~16m,外形尺寸(长*宽*高)：1370*1370*1100mm,肥料类型：大颗粒、小颗粒,撒肥量：大颗粒(复合肥)0~117kg/hm2，小颗粒(尿素)2~263kg/hm2,肥料箱容积：500L,撒肥方式：离心式","1100","苏农机（2017）第（0184）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1644,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","圆盘离心式撒肥机","2FD-260","形式:非摆动式 ;肥箱容积:260L;","配套动力:13~40kw,挂接方式：三点悬挂/\t坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂；动力输出轴：300/540r/min;作业速度：3.8-8km/h;撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~16m,小颗粒(尿素)8~12m,外形尺寸(长*宽*高):1150*680*980mm,肥料类型:大颗粒（2-4.75）mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10~117千克/亩/小颗粒(尿素)10~263千克/亩,肥料箱容积:260L,出肥口孔数：3个；撒肥方式:圆盘离心式; 整机净重：40kg","1100","苏农机（2018）第（0411）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1645,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","圆盘离心式撒肥机","2FD-280","形式:非摆动式 ;肥箱容积:280L;","配套动力:18~40kw动力输出轴转速:540r/min,理论前进速度:3.5~10km/h,撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~16m,小颗粒(尿素)8~12m,外形尺寸(长*宽*高):1150*680*980mm,肥料类型:大颗粒、小颗粒,撒肥量:大颗粒(复合肥)0~117kg/hm2小颗粒(尿素)2~263kg/hm2,肥料箱容积:280L,撒肥方式:离心式","1100","苏农机（2017）第（0182）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1646,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","佐佐木爱克赛路机械(南通)有限公司","有机撒肥机","2FD-500（CMC500）","形式:非摆动式 ;肥箱容积:500L;","配套动力33~51.5kw,撒肥宽度:(粉状)4~5m，(颗粒)9~11m，作业速度2.5~4km/h,重量240kg,动力输出轴转数540rpm,外形尺寸:长×宽×高（1200×1150×1300）mm，结构方式:单圆盘式,肥箱容积:500L","1100","苏农机（2017）第（0340）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1647,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","灵璧九瑞农发科技有限公司","施肥机","2FL-12(1000)","形式:非摆动式 ;肥箱容积:1000L;","配套动力：大于73.5kw；结构型式：双圆盘离心式；肥箱容积：1000L；工作幅宽：颗粒肥≥12000mm","1100","2018TJ284","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1648,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","江苏沃得高新农业装备有限公司","离心式撒肥机","2FD-200","形式:非摆动式 ;肥箱容积:200L;","悬挂式，圆盘撒施机构；配套拖拉机标定功率（kW）：18.4-36.8；撒肥幅宽（m）：（大粒）≥12/（小粒）≥8；工作状态外形尺寸（mm）：1000×800×900；肥料类型：颗粒状肥料（2mm-4mm，不易粉碎）；撒肥量：（kg/min）4.5-102.6/（千克/亩）2.8-226.3；肥料箱容积（L）：200；撒肥方式：单圆盘离心式撒肥。","1100","苏农机（2019）第（0205）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1649,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","常州雪绒花机械制造有限公司","撒肥机","2M-200","形式:非摆动式 ;肥箱容积:200L;","工作幅宽≥24m；肥箱容积200L；配套动力：4.0KW。","1100","2015TJ035","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1650,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.05kW;","配套发动机：4.05kW, 常州市罗本三晶机械有限公司，RB28B汽油机\n外形尺寸(长×宽×高):1500×620×1000(mm)\n结构质量：75kg,传动方式：三角皮带\n连接方式：直联\n作业速度（km/h）：≥1\n与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X800(mm)\n开沟宽度（cm）：10-20\n与培土器配套(长×宽×高):1920X620X870(mm)\n培土高度（cm）：15-25","710","鲁T2016069","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1651,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套功率:4.0kW;","结构质量：94kg,\n传动方式：齿轮传动 \n连接方式：直联\n开沟、起垄传动方式：齿轮+链条\n作业速度（km/h）：≥1   \n外形尺寸(长×宽×高): \n与开沟器配套(长×宽×高):1600X720X860(mm)\n开沟宽度：15-20 cm\n与培土器配套(长×宽×高): 1600X720X860(mm)\n起垄高度：10-20 cm","710","部20181170","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1652,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆腾龙盛世机电有限公司","田园管理机","3TG5.2-FQ-S","配套功率:5.2kW;","配套动力型号:177F/P,额定功率:5.2KW,额定转速:3600R/MIN,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二，主机结构型式：双轮驱动式；主机主传动方式：发动机到变速箱：三角皮带传动、变速箱到行走箱：三角皮带传动；主机离合器型式：张紧轮式；配套开沟器外形尺寸（长×宽×高）：1550×630×1200；配套培土器工作幅宽：30CM；配套培土器开沟深度：≥15MM。","710","渝2016006","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1653,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆腾龙盛世机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","配套动力型号:177F/P,额定功率:5.2KW,额定转速:3600R/MIN,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二，主机结构型式：双轮驱动式；主机主传动方式：发动机到变速箱：三角皮带传动、变速箱到行走箱：三角皮带传动；主机离合器型式：张紧轮式；配套开沟器外形尺寸（长×宽×高）：1550×630×1200；配套培土器工作幅宽：30CM；配套培土器开沟深度：≥15MM。","710","渝2019005","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1654,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TG-4QG","配套功率:4kW;","发动机形式:汽油；主传动方式:齿轮传动；标定功率:4kW；主机外形尺寸（长×宽×高）:140cm×70cm×64cm；开沟深度:12cm-17cm；起垄高度:17cm-20cm","710","豫2015306","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1655,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5S","配套功率:5.8kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：5.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×71cm×96cm；开沟深度：≧10cm；培土高度：≧15cm","710","部20190118","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1656,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.2kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：179cm×67cm×96cm；开沟深度：≧10cm；培土高度：≧13cm","710","部20190119","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1657,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.9kW;","标定转速（r/min）:3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1460×660×1170；结构质量(kg)：95；标定转速（r/min）:3600；传动方式（发动机输出）：三角皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；主离合器型式：张紧轮式。配套开沟器：连接方式：直联、传动型式：链条传动、开勾器型式：刀片式； 配套培土器：连接方式：直联、传动型式：链条传动、培土器型式：刀片式；配套起垄器：连接方式：直联、传动型式：链条传动、数量：1；起垄器型式：合土式。","710","渝2017028","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1658,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","淄博金禾丰农机有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.2kW;","发动机机型号和结构型式：177F-5单缸风冷四冲程汽油机，标定功率：5.2KW,额定转速:1800r/min,配置刀具：旋耕刀，除草轮。","710","鲁T2018077","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1659,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.1kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1550*700*950；传动方式（发动机输出）：直联；主离合器型式：摩擦片式。配套锄草装置型式：刀片式； 配套开沟装置型式：刀片式。","710","T201950500020","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[1660,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳致农机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q-1","配套功率:4kW;","外形尺寸：（1250×700×900）mm；工作幅宽：42cm；结构质量：49kg；传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：通轴直连；旋耕刀型号：TS150；总安装刀数量：16把；主离合器型式：干式分离；与开沟器配套：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1个；与培土器配套：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1套。","710","豫2018136","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1661,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","结构型式:手扶双轴皮带式；外形尺寸(长×宽×高)1520×820×900MM；结构质量90KG；主传动方式:齿轮；连接方式:直联；配套开沟器型式:旋刀式、工作幅宽22CM、开沟深度10-25CM、传动方式:链传动、连接方式:直联；配套培土器型式:旋刀式、工作幅宽28CM、传动方式:链传动、连接方式:直联、培土高度10-20CM.","710","鲁T2018047","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1662,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TG-4.6Q","配套功率:4.6kW;","结构尺寸(长*宽*高):1580*950*1020mm；整机质量:115kg；配套动力:4.6kw；结构型式:双轮驱动式；主传动方式:皮带+齿轮；离合器型式:涨紧轮式；驱动轮型式:胶轮；作业速度:≥2km/h；燃油种类:汽油；开沟器型式:旋刀式(10把)；开沟幅宽:12cm；开沟深度:15-25cm；开沟器连接方式:直联；培土器型式:旋刀式(10把)；培土器连接方式:直联；培土幅宽:28cm；培土高度:15~25cm.","710","鲁T2018049","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1663,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市德福机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4Q(Z)","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TG-4Q(Z)型田园管理机；主机：工作状态外形尺寸：（长X宽X高）1600X750X950mm（锄草）1600X750X950mm（培土）；扶把水平调整范围：90°；扶把上下调整范围：50°；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套动力：标定功率：4.0Kw；额定转速：3600r/min；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；配套培土装置：培土器型式：旋刀式；传动方式：链传动；连接方式：直联；","710","鲁T2018020","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1664,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市德福机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4QS","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TG-4QS型田园管理机；主机：工作状态外形尺寸：（长X宽X高）1400X750X950mm（锄草）1400X750X950mm（开沟）；扶把水平调整范围：270°；扶把上下调整范围：45°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开；配套动力：标定功率：4.0Kw；额定转速：3600r/min；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；配套开沟装置：开沟器型式：旋刀式；传动方式：链传动；连接方式：直联；","710","鲁T2018019","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1665,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-6C","配套功率:6.5kW;","型号名称：3TGQ-6C，标定功率：6.5KW，额定转速：1800r/min，燃油种类：汽油。","710","GZNJ/TJ 2018-013","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1666,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TG-5.5QB","配套功率:5.5kW;","结构型式：双轮驱动式，型号：177F，标定功率：5.5KW，燃油种类：汽油。","710","2015TJ587","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1667,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4.0QA","配套功率:4.0kW;","型号名称：170FA汽油机，标定功率：4.0KW，额定转速：3600r/min，燃油种类：汽油。","710","2018TJ354","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1668,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0C","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4.0C田园管理机，结构型式：手持，标定功率：4.0KW，额定转速：3600r/min。燃油种类：汽油。","710","苏农机（2019）第（0267）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1669,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5C","配套功率:5.5kW;",":型号名称：3TGQ-5.5C型田园管理机，结构型式：手持，标定功率：5.5KW，额定转速：1800r/min，燃油种类：汽油。","710","苏农机（2019）第（0268）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1670,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.2kW;","发动机形式：汽油；标定功率（kW）：4.2，工作状态外形尺寸：1730mm×560mm×920mm,标定转速：3800r/min，结构型式：双轮驱动式，主变速箱结构型式：无级式，主变速箱体材质：铸铁，扶把水平调整范围：120度，扶把上下调整范围：60度，发动机输出传动方式：直联，主离合器型式：离心离合式，主离合器状态：常开，行走轮型式：胶轮，作业时驱动轮型式：铁轮，行驶速度：≦5km/h。","710","渝2018092","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1671,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：开沟：1490×800×880 mm，培土：1490×800×880 mm；主传动方式：轴传动，主离合器型式：湿式摩擦片式，主机驱动轮型式：行走时橡胶轮，作业时铁轮；开沟器型式：开沟刀，配套开沟器工作幅宽25cm，连接方式：轴连接，传动方式：链条；配套培土器型式：培土刀，培土工作幅宽：28cm，培土连接方式：轴连接，传动方式：链条。","710","GZNJ/TJ 2019-128","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1672,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：开沟：1460×800×870 mm，培土：1460×800×870 mm；主传动方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主机驱动轮型式：行走时橡胶轮，作业时铁轮；开沟器型式：开沟刀，配套开沟器工作幅宽25cm，连接方式：轴连接，传动方式：链条；配套培土器型式：培土刀，培土工作幅宽：28cm，培土连接方式：轴连接，传动方式：链条。","710","GZNJ/TJ 2019-137","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1673,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州奥伦农业机械有限公司","田园管理机","3TG-5.5Q","配套功率:5.5kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×580×1100mm、工作幅宽（cm）：12cm、结构质量（kg）：112kg、传动方式（发动机输出）：皮带传动、传动方式（刀琨）：链传动、旋耕刀型号：WGP180、总安装刀数量（把）：10把、主离合器型式：涨紧式","710","2015TJ063","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1674,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆众耕机电设备制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.4kW;","配套发动机标定功率5.4kW,额定转速3600r/min，启动方式：手拉启动，汽油发动机，结构型式：双轴轮式，外形尺寸（长*宽*高）：1620*820*970（锄草），1620*620*970（开沟），主离合方式常开，行走轮型式胶轮，锄草装置型式轮式，装置数量2，传动方式：链条传动，连接方式：直连，开沟器型式刀片式，传动方式链条传动，连接方式直联式","710","渝2019090","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1675,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","长沙恒牛农业科技有限公司","田园管理机","3TG-6","配套功率:6.0kW;","1、主机:型号名称:3TG-6型田园管理机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1750×980×950,；扶把水平调整范围：90度；扶把上下调整范围：210度；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；行驶速度：≤10km/h。2、配套动力：配套动力：KM186F风冷柴油机；标定功率：6.0kw；额定转速:3600r/min。3、配套开沟器：开沟器型式：螺旋开沟刀+开沟成型器；传动方式：齿轮传动（螺旋刀片）；连接方式：直联（螺旋刀片）、轴销（开沟成型器）。4、配套起垄器：起垄器型式：刀片+起垄成型器；起垄数量：1垄；传动方式：齿轮传动（刀片）；连接方式：直联（刀片）、轴销（起垄成型器）。","710","部20180952","2022-12-31","非通用类","湖南省",""]
[1676,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","长沙恒牛农业科技有限公司","田园管理机","3WG-4Q","配套功率:4.2kW;","1、主机:型号名称:3WG-4Q型田园管理机；,工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1520×1240×930,扶把水平调整范围:30度,扶把上下调整范围:30度,发动机输出传动方式(发动机至传动箱处):传动轴,主离合器型式:湿式摩擦,主离合器状态:常开.2、配套动力:配套动力:CS170F风冷汽油机,标定功率:4.2KW,额定转速:3600R/MIN3、配套开沟器:开沟器型式:螺旋开沟刀,传动方式:传动轴,连接方式:销轴.4、配套起垄器:起垄器型式:起垄刀片+起垄成型器,起垄数量:1垄,传动方式:传动轴,连接方式:销轴.","710","湘20161230093","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[1677,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊永江机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套功率:4kW;","配套功率：4.0kW，发3TGQ-4.0A动机输出传动方式：轴传动","710","部20181171","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1678,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊永江机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4kW;","配套功率：4.0kW，发3TGQ-4.0A动机输出传动方式：轴传动","710","部20181163","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1679,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆嘉木机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","主机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×640×1010，主离合器型式：张紧轮式，开沟工作幅宽：15cm开沟作业速度：≥0.8km/h，开沟深度：≥10cm，配套器型式：刀片式，配套培土器传动方式：链条传动，培土工作幅宽：40cm，培土作业速度：≥0.8km/h，培土高度：≥3cm.","710","渝2019008","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1680,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊众旺农业机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套功率:5.0kW;","主机配套发动机型号：177F/P（重庆久耕道科技有限公司）；配套发动机标定功率：5.0kW；配套发动机额定转速：1800r/min。主机外形尺寸（长×宽×高）：1460×630×1150mm；主机结构质量：75kg；主传动方式：三角皮带；离合器形式：涨紧轮式；驱动轮型式：胶轮；行驶速度：≤10km/h。与开沟机配套结构型式：驱动刀轮式；与开沟机配套外形尺寸（长×宽×高）：1880×850×850mm；与开沟机配套结构质量：116kg；与开沟机配套作业幅宽：12cm；与开沟机配套开沟深度：10-20cm；与开沟机配套传动方式：链传动；与开沟机配套连接方式：直联；与开沟机配套作业速度：≥1km/h。与培土机配套结构型式：驱动刀轮式；与培土机配套外形尺寸（长×宽×高）：1760×620×1100mm；与培土机配套结构质量：110kg；与培土机配套作业幅宽：16cm；与培土机配套培土高度：15-25cm；与培土机配套传动方式：链传动；与培土机配套连接方式：直联；与培土机配套作业速度：≥1km/h。","710","鲁T2016101","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1681,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城振禾农业装备有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.1kW;","主机结构型式:前置式；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:97kg；主传动方式:皮带传动；离合器型式:涨离式离合器；驱动轮型式:双轮驱动；作业速度:0.2~0.8KM/H；配套动力型号:170汽油机；标定功率:4.1KW；额定转速:3600r/min；燃油种类:汽油；开沟器型式:链条式；开沟器工作幅宽:20cm；开沟器外形尺寸(长*宽*高):260mm*275mm*280mm；开沟器结构质量:5.2kg；开沟深度:15~30cm；传动方式:链条；连接方式:挂接框；起垄器型式:链条式；起垄器数量:1条；工作幅宽:≥60cm；外形尺寸(长*宽*高):640mm*450mm*690mm；结构质量:24kg；传动方式:链条；连接方式:挂接框；起垄高度:20~30cm","710","苏农机（2016）第（0070）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1682,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套功率:4.0kW;","型号名称/3TGQ-4S型田园管理机；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（锄草）mm：1690×810×940（锄草）；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（开沟）mm：1690×810×940（开沟）；扶把水平调整范围/90°；扶把上下调整范围/30°；发动机输出传动方式/皮带传动；主离合器型式/涨紧式；主离合器状态/常开；行走轮型式/胶轮；作业时驱动轮型式/铁轮；配套动力生产企业/日照市立盈机械制造有限公司；配套动力型号名称/170F；配套动力结构型式/卧式、单缸、四冲程；配套动力标定功率kW：4；配套动力额定转速r/min：3600；配套动力起动方式/手拉式；配套动力燃油种类/汽油；配套开沟器型式/旋刀式；配套开沟器传动方式/链传动；配套开沟器连接方式/直联；配套开沟器开沟工作幅宽cm：23；配套开沟器开沟作业速度km/h：1.2～2.5；配套开沟器开沟深度cm：≥10；配套锄草装置型式/锄草轮；配套锄草装置数量/2：配套锄草装置传动方式/链传动；配套锄草装置连接方式/直联；配套锄草装置锄草工作幅宽cm：74；配套锄草装置锄草作业速度km/h：1.2～2.5；配套锄草装置锄草深度cm：≥3。","710","鲁T2018117","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1683,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5KP","配套功率:5.2kW;","型号名称/3TGQ-5KP型田园管理机；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（开沟）mm：1680×610×990（开沟）；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（培土）mm：1680×610×990（培土）；扶把水平调整范围/90°；扶把上下调整范围/60°；发动机输出传动方式/皮带传动；主离合器型式/涨紧式；主离合器状态/常开；行走轮型式/胶轮；作业时驱动轮型式/铁轮；配套动力生产企业/山东华盛中天机械集团股份有限公司；配套动力型号名称/177F-5；配套动力结构型式/卧式，单缸,四冲程；配套动力标定功率kW：5.2；配套动力额定转速r/min：1800；配套动力起动方式/手拉式；配套动力燃油种类/汽油；配套开沟器型式/旋刀式；配套开沟器传动方式/齿轮＋链传动；配套开沟器连接方式/直联；配套开沟器开沟工作幅宽cm：22；配套开沟器开沟作业速度km/h：1.2～2.5；配套开沟器开沟深度cm：≥10；配套培土器型式/旋刀式：配套培土器传动方式/齿轮＋链传动；配套培土器连接方式/直联；配套培土器培土工作幅宽cm：20；配套培土器培土作业速度km/h：1.2～2.5；配套培土器培土高度cm：≥10","710","鲁T2018118","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1684,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力宁机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q","配套功率:4.0kW;","配套发动机(标定功率：4.0kW、额定转速：3600r/min、燃油种类:汽油、）锄草工作幅宽：80cm，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×800×960，配套锄草装置传动方式：齿轮传动，配套锄草装置连接方式：直联，配套动力起动方式：手拉起动","710","渝2018072","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1685,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力宁机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6","配套功率:6.5kW;","标定功率：6.5kw，标定转速：3600r/min，发动机输出传动方式：直联，配套锄草装置型式：轮式，配套锄草装置最大工作宽度：820mm，外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×1100×1060，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","710","渝2019116","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1686,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6.5Q","配套功率:6.3kW;","型号规格/3TG-6.5Q；结构型式/双轮驱动式；主机外形尺寸（长×宽×高）mm：1820×800×1200；主机结构质量kg：114；主机主传动方式/链动式；主机离合器型式/涨紧轮式；主机驱动轮型式/胶轮；主机作业速度km/h：0.72-1.44；配套发动机型号/190F；配套发动机标定功率kW：6.3；配套发动机额定转速r/min：3600；配套发动机燃油种类/汽油；与耘锄器配套耘锄器型式/除草轮；与耘锄器配套耘锄器数量把：2；与耘锄器配套外形尺寸（长×宽×高）mm：1820×800×1200；与耘锄器配套工作幅宽cm：80；与耘锄器配套结构质量\nkg：23.3（耘锄器）；与耘锄器配套链接方式/直联；与耘锄器配套传动方式/链传动；与耘锄器配套作业速度km/h：0.72～1.44；与耘锄器配套耘锄深度cm：≥3；与起垄器配套起垄器型式/一次成型；与起垄器配套起垄数量条：1；与起垄器配套工作幅宽cm：97；与起垄器配套外形尺寸（长×宽×高）mm：1820×970×750；与起垄器配套结构质量kg：28.3（起垄器）；与起垄器配套传动方式/链传动；与起垄器配套连接方式/直联；与起垄器配套起垄高度cm：≥15。","710","2015TJ060","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1687,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4QSA","配套功率:4.1kW;","主机型号名称/3TG-4QSA型田园管理机；主机(锄草)工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1560×800×860；主机(起垄)工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1560×800×860；主机扶把水平调整范围/90°；主机扶把上下调整范围/30°；主机发动机输出传动方式/齿轮传动；主机主离合器型式/涨紧式；主机主离合器状态(常开/常闭)/常开；配套动力标定功率（IOB功率）kW：4.1；配套动力额定转速（IOB相应转速）r/min：3600；配套锄草装置锄草装置型式/锄草轮；配套锄草装置锄草装置数量个：2；配套锄草装置传动方式/齿轮+轴传动；配套锄草装置连接方式/直联；配套起垄器起垄器型式/起垄刀+整形器；配套起垄器传动方式/齿轮+轴传动；配套起垄器连接方式/直联；配套起垄器起垄数量垄：1。","710","鲁T2017013","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1688,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6.5QKP","配套功率:6.3kW;","型号规格/3TG-6.5QKP；结构型式/双轮驱动式；主机外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×740×1000；主机结构质量kg：140；主机主传动方式/链动式；主机离合器型式/涨紧轮式；主机驱动轮型式/铁轮；主机作业速度km/h：0.72-1.44；配套发动机型号/190F；配套发动机标定功率kW：6.3；配套发动机额定转速r/min：3600；配套发动机燃油种类/汽油；与开沟器配套型式/旋刀式；与开沟器配套工作幅宽cm：20-60；与开沟器配套外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×740×1000；与开沟器配套结构质量kg：11.5；与开沟器配套开沟深度\ncm：≥10；与开沟器配套传动方式/链传动；与开沟器配套连接方式/直联；与培土器配套型式/旋刀式；与培土器配套工作幅宽cm：25-60；与培土器配套外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×740×1000；与培土器配套结构质量kg：12；与培土器配套开沟深度cm：≥10；与培土器配套传动方式/链传动；与培土器配套连接方式/直联；与培土器配套培土高度cm：≥10。","710","2015TJ059","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1689,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-5QKP","配套功率:5.3kW;","主机型号名称/3TG-5QKP型田园管理机；主机(开沟)工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1700×630×930；主机(培土)工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1700×630×930；主机扶把水平调整范围/90°；主机扶把上下调整范围/30°；主机发动机输出传动方式/皮带传动；主机主离合器型式/涨紧式；主机主离合器状态(常开/常闭)/常开；配套动力标定功率（IOB功率）kW：5.3；配套动力额定转速（IOB相应转速）r/min：3600；配套开沟器开沟器型式/旋刀式；配套开沟器传动方式/齿轮+链传动；配套开沟器连接方式/直联；配套培土器培土器型式/旋刀式；配套培土器传动方式/齿轮+链传动；配套培土器连接方式/直联。","710","鲁T2017014","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1690,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市三盾机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4.0型田园管理机；外形尺寸：1600×650×870mm；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开;","710","部20190336","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1691,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市三盾机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套功率:4.5kW;","型号名称：3TGQ-4.5A型田园管理机；外形尺寸：1740×550×1070mm；发动机标定功率：4.5kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开;","710","部20190335","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1692,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市三盾机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","型号名称：3TGQ-4.5型田园管理机；外形尺寸：1600×650×870mm；发动机标定功率：4.5kW；发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开;","710","部20190330","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1693,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q-A","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1900×590×1030；工作幅宽:(cm)开沟22/培土37.5/起龚105；结构质量(kg):85；传动方式(发动机输出):皮带传动；传动方式","710","渝2016025","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1694,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","田园管理机","3TG-6.0Q-A","配套功率:5.8kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:2080×590×1030；工作幅宽:(cm)开沟22/培土37.5/起龚105；结构质量(kg):85；传动方式(发动机输出):皮带传动；传动方式(刀辊):链条传动；主离合器型式:张紧轮式","710","渝2016026","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1695,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.2kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×560×850；工作幅宽(cm):开沟25/培土41；结构质量(kg):82.5；传动方式(发动机输出):直联传动；传动方式(刀辊):齿轮传动；旋耕刀型号:开沟刀/培土刀；总安装刀数量(把):开沟刀12/培土刀10；主离合器型式:摩擦片式","710","渝2018007","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1696,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1460×720×840；工作幅宽(cm)开沟42/除草60；结构质量(kg):70；传动方式(发动机输出):直联传动；传动方式(刀辊):齿轮传动；旋耕刀型号:开沟刀/四片三组除草刀；总安装刀数量(把):开沟刀10/除草刀24；主离合器型式:摩擦片式","710","渝2018010","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1697,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊森海机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高)（开沟）:1560×745×900mm，主机外形尺寸(长×宽× 高)（起垄）：1625×760×900mm，工作幅宽：开沟18cm，起垄66cm，结构质量79kg，传动方式（发动机输出）：皮带传动，传动方式（刀辊）：链条传动，旋耕刀型号：K180，总安装刀数：8把，主离合器型式：涨紧轮式，开沟连接方式：直联，传动型式：链条式，开沟刀数量：8把，起垄连接方式：直联，传动型式：链传动，起垄数量：1条。","710","部20180760","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1698,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊森海机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.2kW;","主机外形尺寸(长×宽× 高)（开沟）:1860×930×870mm，主机外形尺寸(长×宽× 高)（培土）：1730×600×870mm，工作幅宽：开沟12cm，培土25cm，结构质量106kg，传动方式（发动机输出）：皮带传动，传动方式（刀辊）：链条传动，旋耕刀型号：K180，总安装刀数：10把，主离合器型式：涨紧轮式，开沟连接方式：直联，传动型式（刀辊）：链条传动；开沟刀数量：10把，培土器连接型式：直联，传动方式（刀辊）：链条传动，培土刀数量：10把。","710","部20180737","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1699,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.2kW;","标定转速;3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸(长×宽×高)mm:1380×800×890；工作幅宽(CM):锄草器77/开沟器50；结构质量(kg):100；连接方式(发动机输出):直联/直联+悬挂；传动方式(刀辊):直齿传动；主离合器型式:摩擦片式.","710","渝2018123","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1700,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东红旗机电集团股份有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4kW;","型号名称\n/\n3TG-4Q\n主机结构型式\n/\n双轮驱动式\n主机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1470×570×1070\n主机结构质量\nkg\n63\n主机主传动方式\n/\n三角皮带\n主机离合器型式\n/\n内置离合式\n主机驱动轮型式\n/\n胶轮\n主机作业速度\nkm/h\n0.72～2\n配套发动机型号\n/\n170F\n配套发动机标定功率\nkW\n4\n配套发动机额定转速\nr/min\n3600\n配套发动机燃油种类\n/\n汽油\n耘锄器配套耘锄器型式\n/\n锄铲式\n耘锄器配套耘锄器数量\n把\n3\n耘锄器配套外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1470×570×1070\n耘锄器配套工作幅宽\ncm\n40～60\n耘锄器配套结构质量\nkg\n9（耘锄器）\n耘锄器配套链接方式\n/\n直联\n耘锄器配套传动方式\n/\n牵引\n耘锄器配套作业速度\nkm/h\n0.72～2\n耘锄器配套耘锄深度\ncm\n≥3\n施肥器配套结构型式\n/\n轮式\n施肥器配套工作幅宽\ncm\n40\n施肥器配套外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1470×570×1070\n施肥器配套结构质量\nkg\n11（施肥器）\n施肥器配套施肥行数\n行\n3\n施肥器配套肥料箱容积\nL\n14\n施肥器配套输肥管型式\n/\n塑料软管式\n施肥器配套施肥深度\ncm\n≥3\n施肥器配套传动方式\n/\n牵引\n施肥器配套连接方式\n/\n直联\n施肥器配套施肥速度\nkm/h\n0.7～2","710","2015TJ058","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1701,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆旺田机械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套功率:5.5kW;","外形尺寸：（长x宽x高）1745x550x970(mm)；工作幅宽：22cm；结构质量：120kg；发动机输出传动方式：三角皮带传动；刀辊输出传动方式：直齿传动；主离合器型式：张紧轮式；开沟、培土连接方式：直联；开沟培土型式：刀片式","710","渝2017037","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1702,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市凯鑫机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套功率:4.0kW;","工作状态/外形尺寸（长*宽*高）mm：1800*900*960（锄草），1800*550*960（开沟），扶把手水平调整范围：270°，扶把手上下调整范围：40°，发动机输出传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，行走轮型式：胶轮，作业时驱动轮型式：铁轮；配套动力：生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司，型号名称：JM170F/P汽油机，结构形式:单缸风冷四冲程，标定功率kw:4.0，额定转速r/min:3600,起动方式：回弹式绳索起动，燃油种类：汽油；锄草装置型式：刀轮式，锄草装置数量：2，传动方式：轴传动，连接方式：直联，锄草工作幅宽cm：80，锄草工作速度km/h:1.4~1.6,锄草深度cm：2~4：开沟器型式：旋刀式，传动方式：轴传动，连接方式：直联，开沟幅宽cm：38，开沟作业速度km/h:1.4~1.6，开沟深度cm：≥10","710","鲁T2018092","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1703,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市凯鑫机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套功率:4.0kW;","工作状态/外形尺寸（长*宽*高）cm：1600*550*980（锄草）、1600*810*980（开沟）：扶把上下调整范围：45°，发动机输出传动方式：三角皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开，行走轮型式：胶轮，作业时驱动轮型式：胶轮：配套动力生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司，型号名称：JM170F/P汽油机，结构形式：单缸风冷四冲程，标定功率kw:4.0，额定转速r/min:3600,起动方式：回弹式绳索启动，燃油种类：汽油；锄草装置型式：旋刀+刀轮，锄草装置数量：2+2，传动方式：链传动，连接方式：直联，锄草工作幅宽cm：55，锄草工作速度km/h:1.2~1.6，锄草深度cm：2~4；开沟器型式：旋刀式，传动方式：链传动，连接方式：直联，开沟工作幅宽cm：24，开沟作业速度km/h：0.6~1.2，开沟深度cm：≥10","710","鲁T2018091","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1704,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","永康市正轮机械有限公司","田园管理机","ZL-3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","型号名称：ZL-3TGQ-4型田园管理机，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1360×670×800mm，发动机输出传动方式：直联式，主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开，配套动力标定功率：4.0kW，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉启动，燃油种类：汽油，配套开沟器形式：轮式，传动方式：轮式，开沟工作幅宽：≥20cm，开沟作业速度：≥0.1km/h，开沟深度：≥10cm，配套除草装置形式：刀辊轮式，锄草装置数量：2（左右各1），传动方式：齿轮箱式，锄草工作幅宽：≥36cm，锄草作业速度：≥0.2Km/h，锄草深度：≥2cm","710","GZNJ/TJ 2018-195","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1705,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.1kW;","外形尺寸：1500×600×980mm； 结构质量：93kg；配套功率：4.1KW；主传动方式：配套动力到变速箱：三角皮带传动；变速箱到行走箱：直齿传动；行走箱末级传动方式：直齿传动；行走箱体材料：钢板；离合器型式：行走离合器：张紧轮式；作业离合器：无 ；作业行走机构：铁轮驱动行走；转移行走机构： 胶轮行走；手柄调节结构：磨盘齿式；操作方式:步耕手扶；转向方式：人力； 转移通过性：最小轮距：355mm；最小离地间隙：60mm；配套动力型号：G200FA风冷汽油机；标定转速：3600r/min；发动机启动方式：手拉启动；作业刀轴数量：1；刀具回转半径：开沟器：200mm 培土器：200mm；刀轴最高转速：开沟器：590r/min；培土器：590r/min；开沟器型式：旋转刀片式；开沟器工作幅宽：44cm；配开沟器外形尺寸（长×宽×高）：1500×725×980mm；配开沟器结构质量：100kg；开沟器开沟深度：≥10cm；开沟速度：≥0.8km/h；开沟器传动箱传动方式：链条传动；开沟器连接方式：直接连接；培土器型式：旋转刀片式；培土器工作幅宽：44cm；配培土器外形尺寸（长×宽×高）：1500×725×980mm；配培土器结构质量：100kg；培土高度：≥15；培土速度：≥0.8km/h；培土器传动箱传动方式：链条传动；培土器连接方式：直接连接。","710","渝2016023","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1706,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4kW;","外形尺寸：1690*800*860（mm）\n扶把水平调节范围：225°\n扶把垂直调节范围：20°\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：张紧轮式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率4kW\n额定转速：3600r/min\n锄草装置型式：锄草轮式\n锄草装置数量：2\n传动方式：链传动\n连接方式：直联\n起垄器型式：蝶型起垄器+挡土板式\n传动方式：链传动\n连接方式：直联\n起垄数量：1","710","鲁T2017120","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1707,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4kW;","外形尺寸：1640*800*870（mm）\n扶把水平调节范围：270°\n扶把垂直调节范围：20°\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：张紧轮式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率4kW\n额定转速：3600r/min\n锄草装置型式：锄草轮式\n锄草装置数量：2\n传动方式：轴传动\n连接方式：直联\n起垄器型式：蝶型起垄器+挡土板式\n传动方式：轴传动\n连接方式：直联\n起垄数量：1","710","鲁T2017119","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1708,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-5.5QX","配套功率:5.5kW;","主机外形尺寸:1700×600×750mm，结构质量106kg，主传动方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主机驱动轮型式：橡胶轮；开沟器型式：旋刀式，配套开沟器工作幅宽12cm，结构质量110kg，连接方式：直联，传动方式：链条传动；配套培土器型式：旋刀式，培土工作幅宽：25cm，培土结构质量：105kg，培土连接方式：直联，传动方式：链条传动。","710","2015TJ299","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1709,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-5.9Q","配套功率:5.9kW;","主机外形尺寸:1600×850×900mm，结构质量96kg，主传动方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主机驱动轮型式：橡胶轮；配套起垄器型式：起垄刀与成型器组合，起垄数量：1条，起垄工作幅宽：83cm，起垄结构质量：108kg，起垄连接方式：直联，传动方式：驱动轴直驱；配套培土器型式：旋刀式，培土工作幅宽：18cm，培土结构质量：127kg，培土连接方式：直联，传动方式：链条传动。","710","2015TJ300","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1710,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.2kW;","主机外形尺寸（开沟）:1860×930×870mm，培土：1730×600×870mm，主传动方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主机驱动轮型式：橡胶轮；开沟器型式：旋刀式，配套开沟器工作幅宽12cm，连接方式：直联，传动方式：链条传动；配套培土器型式：旋刀式，培土工作幅宽：25cm，培土连接方式：直联，传动方式：链条传动。","710","部20180761","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1711,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套功率:5.8kW;","发动机形式：汽油；标定功率（kW）：5.8，外形尺寸：1565mm×610mm×840mm,标定转速：3600r/min，结构型式：双轮驱动式，主变速箱结构型式：有级式，主变速箱体材质：铝合金，扶把水平调整范围：180度，扶把上下调整范围：29度，发动机输出传动方式：三角皮带传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，行走轮型式：胶轮，作业时驱动轮型式：胶轮，行驶速度：≦5km/h。","710","渝2018017","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1712,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套功率:4.2kW;","发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：148cm×71cm×96cm；开沟深度：≧10cm；培土高度：≧13cm","710","部20190120","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1713,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂凤林农机制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4kW;","标定功率：4KW，外形尺寸：1470*870*950mm，结构型式：双轴、轮式，额定转速：3600r/min，启动方式：手拉反冲启动，燃油种类：汽油。链接方式直联式。","710","部20190337","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1714,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TG-4QA","配套功率:4.0kW;","标定功率：4.0kw。燃油类型：汽油。配套发动机型号：170F","710","2016TJ168","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[1715,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.2kW;","配套动力型号名称：177F-5;   标定功率：5.2kw；燃油种类：汽油","710","鲁T2018134","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1716,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：170F/P;    标定功率：4.0KW","710","鲁T2018135","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1717,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.0kW;","配套动力型号名称：170F/P;    标定功率4.0kw；","710","鲁T2018136","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1718,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县中发机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4DA","配套功率:4.1kW;","1、外形尺寸：1830*550*900（mm) 2、传动方式：三角皮带。3、离合器型式：涨紧式。4、发动机功率：4.1kW。5、额定转速：3600r/min。6、锄草装置型式：燕尾铲式。7、锄草装置数量：3个。8、施肥型式：外槽轮式。9、施肥传动方式：链传动。10、施肥行数：2行。11、施肥开沟器型式：尖铲式。12、施肥连接型式：直连。","710","鲁T2017042","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1719,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县中发机械有限公司","田园管理机","3TG-4LQ","配套功率:4.0kW;","1、外形尺寸：1500*560*850mm.2、传动方式：三角皮带。3、离合器型式：涨紧轮式。4、配套功率：4.0kW，汽油机。5、锄草装置型式：燕尾铲式。6、锄草数量：3个。7、锄草连接方式：直联。8、施肥器型式：外槽轮式。9、施肥传动方式：链传动。10、施肥行数：2行。11、施肥开沟器型式：尖铲式。","710","鲁T2018007","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1720,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","福建文丰农业机械有限公司","田园管理机","WF-3TG5.5SQ","配套功率:5.5kW;","动机:汽油发动机；额定功率:5.5kW；结构质量:137kg","710","渝2016030","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[1721,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","福建文丰农业机械有限公司","田园管理机","WF-3TG5.5DQ","配套功率:5.5kW;","动机:汽油发动机,额定功率:5.5kW,结构质量:90kg","710","渝2016031","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[1722,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×600×950；工作幅宽(cm)：开沟器30/培土器30；发动机输出传动方式：发动机输出轴直联传动箱；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定转速（r/min）：3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油。标配的开沟器连接方式：直联、传动方式：链条传动、数量（个）：1；标配的开沟培土器的连接方式：直联、传动方式：链条传动、数量（个）：1。","710","渝2018133","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1723,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×680×880；工作幅宽(cm)：开沟器50/培土器50；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；标定转速（r/min）：3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油。标配的开沟器连接方式：直联、传动方式：链条传动、数量（个）：1；标配的开沟培土器的连接方式：直联、传动方式：链条传动、数量（个）：1。","710","渝2018132","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1724,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套功率:5.1kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1645×645×960；工作幅宽(cm)：开沟器29/培土器29；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开式；行走轮型式：胶轮；额定转速（r/min）：3600；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油；。标配的开沟器连接方式：直联式、传动型式：链条传动、数量（个）：1；标配的开沟培土器的连接方式：直联式、传动型式：链条传动、数量（个）：1。","710","渝2017073","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1725,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×650×990；工作幅宽(cm)：开沟器29/培土器29；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定转速（r/min）：1800；燃油种类：汽油；起动方式：手拉起动。标配的开沟器连接方式：直联式、传动型式：链条传动、数量（个）：1；标配的开沟培土器的连接方式：直联式、传动型式：链条传动、数量（个）：1。","710","渝2018211","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1726,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","德州亚农机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4LQ","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高）1350mm×540mm×900mm,皮带传动方式,主离合器型式是张紧轮式,耕宽≥40cm,耕深≥5.","710","鲁T2017135","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1727,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","德州亚农机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4DQ","配套功率:4.0kW;","形尺寸(长×宽×高)1340mm×540mm×900mm皮带传动方式,主离合器型式是张紧轮式,耕宽≥40cm,耕深≥5.","710","鲁T2017134","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1728,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁科机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套功率:5.2kW;","主机 型号名称 : 3TG-5Q型田园管理机 \n结构型式 :双轮驱动式 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) :1765×550×995 mm \n主变速箱结构型式 : 齿轮 \n主变速箱箱体材质 : 钢板 \n扶把水平调整范围 :360° \n扶把上下调整范围 : 26° \n发动机输出传动方式 : 三角皮带 \n主离合器型式 : 涨紧轮式 \n主离合器状态 : 常开 \n行走轮型式 :胶轮 \t\n作业时驱动轮型式 :防滑齿形铁轮 \n行驶速度:≥0.72 Km/h\n配套动力 生产企业 : 山东华盛中天机械集团股份有限公司 \n型号名称 ：177F-5 \n结构型式 ：单缸、四冲程 \n标定功率：5.2 kW\n额定转速：1800 r/min\n起动方式 ：反冲手拉启动 \n燃油种类 ： 汽油 \n配套开沟器型式 ： ND-WGB220刀片式 \n传动方式： 链传动 \n连接方式 ：直联式 \n开沟工作幅宽：12.5 ㎝\n开沟工作速度：≥0.72 km/h\n开沟深度：≥10 ㎝\n配套培土器型式 ：ND-WGB8180刀片式 \n传动方式 ： 链传动 \n连接方式 ：直联式 \n培土工作幅宽：20 ㎝\n培土工作速度：≥0.72 km/h\n培土高度：≥10㎝\n2、3TG-6YP外形尺寸（长×宽×高）：开沟/培土1765×950×995mm。\n结构质量：开沟142kg/培土142kg。\n配套动力生产企业：江苏常工动力机械有限公司\n配套发动机型号：CG186FA.\n配套动力：6.3kW。\n配套发动机额定转速：1800 r/min。\n燃油种灯：柴油。\n配开沟器型式：ND-WGB220开沟刀。\n配培土器型式：ND-WGB180培土刀\n传动方式(开沟/培土)：链传动。\n连接方式：直联式。\n作业幅宽：开沟12.5cm/培土20cm。\n开沟深度：10-20cm\n培土高度：10-20cm\n作业速度：开沟≥0.72Km/h，培土≥0.72Km/h。","710","2018TJ437","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1729,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套功率:4.0kW;","外形尺寸:1600mmX540mmX940mm；传动方式:三角带；配套功率:4.0kW；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉；燃油种类：汽油。锄草装置型式:铲式；锄草装置数量:3个；开沟器型式:铲式；排肥器型式:轮式；施肥行数:2行；深度:≥3cm；施肥开沟器型式:铲式。","710","TJ-2017T-29","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1730,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","外形尺寸:1400X520X910mm；传动方式:三角带；配套功率:4.0kW；锄草装置型式:铲式；锄草装置数量:3个；锄草工作幅宽:40cm；锄草深度:≥6cm；开沟器型式:铲式；开沟工作幅宽:30-40cm；开沟深度:≥6cm；排肥器型式:轮式；施肥深度:≥3cm","710","TJ-2017T-27","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1731,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套功率:4.2kW;","外形尺寸:1400mmX580mmX950mm；传动方式:直联；配套功率:4.2kW；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉；燃油种类：汽油。锄草装置型式:铲式；锄草装置数量:2个；开沟器型式:铲式；排肥器型式:轮式；施肥行数:2行；施肥开沟器型式:铲式。","710","TJ-2017T-31","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1732,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","外形尺寸:1420mmX580mmX920mm；传动方式:三角带；标定功率:4.0kW；汽油机，单缸、四冲程；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉。锄草装置型式:铲式；锄草装置数量:3个；开沟器型式:铲式；排肥器型式:轮式；施肥行数:2行；施肥开沟器型式:铲式。","710","TJ-2017T-28","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1733,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4P","配套功率:4.0kW;","外形尺寸:1420mmX580mmX920mm；传动方式:三角带；配套功率:4.0kW；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉；燃油种类：汽油。开沟器型式:铲式；排肥器型式:轮式；施肥行数:2行；施肥开沟器型式:铲式。","710","TJ-2017T-30","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1734,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","济南农沃机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4.0kW;","1、主机（1）发动机输出传动方式：皮带传动（2）主离合形式：涨离式（3）主离合器状态：常开（4）行走轮形式：胶轮（5）作业时驱动轮形式：铁轮（6）行走速度：≥1.3km/h 2、配套动力（1）生产企业：重庆耀虎机电有限公司（2）型号名称：170F/P（3）结构形式：单杠、倾斜、四冲程、强制风冷（4）标定功率：4.0KW（5）额定转速：3600r/min（6）启动方式：反冲式手拉启动（7）燃油种类：汽油 3、（1）配套除草装置（1）连接方式：直连式（2）除草作业速度≥1.3km/h（3）除草深度：3~5cm 4、配套开沟器（1）开沟器形式：旋刀式（2）传动方式;链条（3）开沟作业幅宽：20cm（4）开沟作业速度：≥1.3km/h（5）开沟深度：14~20cm","710","部20180754","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1735,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊昊杰机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套功率:5.2kW;","主机外形尺寸：（开沟）mm1980*840*1020（培土）mm1730*590*1010.  扶把水平调整范围：180度。扶把上下调整范围：30度。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式;涨紧式。主离合器状态：常开。配套动力：标定功率kw5.2额定转速：r/min1800.","710","鲁T2017122","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1736,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱阳市鑫钢机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","\"主机型号名称：3TGQ-4.5型田园管理机、主机锄草工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:1400×700×860、主机起垄工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1400×700×860、主机扶把水平调整范围：270°、主机扶把上下调整范围：28°、主机发动机输出传动方式：轴传动、主机主离合器型式：油浸摩擦式、、配套锄草装置型式：锄刀回转轮式+除草铲、配套锄草装置数量：2+1、配套锄草装置传动方式：轴传动、配套锄草装置连接方式、直联、配套开沟器型式：弯刀、配套开沟器传动方式：轴传动、配套开沟器连接方式：直联\"","710","鲁T2018050","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1737,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱阳市鑫钢机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.2","配套功率:4.2kW;","主机型号名称：3TGQ-4.2型田园管理机、主机锄草工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:1340×740×860、主机起垄工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1340×900×860、主机扶把水平调整范围：270°、主机扶把上下调整范围：28°、主机发动机输出传动方式：轴传动、主机主离合器型式：油浸摩擦式、、配套锄草装置型式：锄刀回转轮式+除草铲、配套锄草装置数量：2+1、配套锄草装置传动方式：轴传动、配套锄草装置连接方式、直联、配套起垄器型式：搅龙+蝶形成型器、配套起垄器起垄数量：1垄、配套起垄器传动方式：轴传动、配套起垄器连接方式：直联","710","鲁T2018051","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1738,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆欣峰达工贸有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q","配套功率:4.0kW;","配套发动机（标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动，燃油种类：汽油、）工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×810×910、发动机输出传动方式：齿轮传动，发动机输出连接方式：直联，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","710","渝2018037","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1739,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","要技术规格：主机型号名称：3TGQ-4A田园管理机;田园管理机型式：双轮；主机外形尺寸（长*宽*高）1500mm*600mm*800mm;变速箱结构型式：有级式；变速箱体材质：铝合金；扶把水平调整范围：180°；扶把上下调整范围：60°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：胶轮（锄草）；铁轮（开沟、培土）行驶速度：0～5；配套动力：配套生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套动力型号名称：H170F;配套动力结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV;配套动力标定功率：4.0KW;配套动力标定转速：3600r/min；配套动力起动方式：手拉反冲起动；配套动力燃油种类：汽油；配套锄草装置：配套锄草装置锄草装置型式：轮式；配套锄草装置锄草装置数量：2个；配套锄草装置传动方式：链条传动；配套锄草装置连接方式：直联；配套锄草装置锄草工作幅宽：60cm；配套锄草装置锄草作业速度≥0.4km/h;配套锄草装置锄草深度：≥2cm","710","渝2018038","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1740,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.1kW;","主要技术规格：主机型号名称：3TGQ-5田园管理机；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机：H177F汽油机；；主机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1820×705×1010mm；主机扶把水平调整范围：180°；主机扶把上下调整范围：45°；主机发动机输出传动方式：直联；主机主离合器型式：摩擦片式；主机主离合器状态：常开；配套动力标定功率：5.1KW; 配套动力标定转速：3600r/min；配套开沟器型式：刀片式；配套开沟器传动方式：直齿传动；配套开沟器连接方式：直联式；配套培土器型式：刀片式；配套培土器传动方式：直齿传动；配套培土器连接方式：直联；配套起垄器型式：合土式；配套起垄器起垄数量：1；配套起垄器传动方式：直齿传动；配套起垄器连接方式：直联式","710","渝2017031","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1741,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆汇田机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4-1","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×650×910；开沟传动方式：直齿传动，连接方式：直联；开沟工作幅宽(cm)：20；发动机输出传动方式：三角皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，行走轮型式：铁轮，锄草装置型式：轮式，锄草装置数量：2个，锄草传动方式：直齿传动，连接方式：直联，锄草工作幅宽（cm）：65，燃油种类：汽油","710","渝2018105","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1742,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆汇田机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长x宽x高）：1280x640x990；发动机输出传动方式：三角皮带传动，主离合器型式：张紧轮式；锄草装置型式：轮式+刀片式；锄草装置数量：2套，锄草装置传动方式：链条传动，连接方式：直联，锄草工作幅宽（cm）：52；开沟器型式：刀片式，连接方式：直联，开沟工作幅宽（cm）：23，燃油种类：汽油","710","渝2018104","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1743,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4kW;","主机外形尺寸:1550×830×850mm，结构质量80kg，主传动方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主机驱动轮型式：橡胶轮；耘锄器型式：除草轮，配套耘锄器工作幅宽72cm，结构质量79kg，连接方式：直联，传动方式：驱动轴直驱，耘锄器数量：2把；配套起垄器型式：起垄刀与成型器组合，起垄数量：1条，起垄工作幅宽：83cm，起垄结构质量：94kg，起垄连接方式：直联，传动方式：驱动轴直驱。","710","2015TJ301","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1744,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5B","配套功率:4.5kW;","结构质量：91kg,\n传动方式：齿轮传动 \n连接方式：直联\n开沟、起垄传动方式：齿轮+链条\n作业速度（km/h）：≥1   \n外形尺寸(长×宽×高): \n开沟：1640×720×860 (mm)\n起垄：1640×720×860(mm)\n开沟深度≥15 cm\t\n起垄高度≥20 cm","710","部20181167","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1745,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","结构形式：双轮驱动\n 结构质量：83kg,传动方式：三角皮带\n连接方式：直联\n作业速度（km/h）：≥1   \n外形尺寸(长×宽×高): \n与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X1000(mm)\n开沟宽度：10-20cm\n与培土器配套(长×宽×高):1920X620X1000(mm)\n培土高度：15-25cm","710","部20181164","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1746,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高):1590×720×860(mm),发动机型号:170F/P，标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min，燃油种类:汽油，起垄高度:≥20㎝，开沟深度:≥15㎝","710","鲁T2017124","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1747,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-4QA","配套功率:4.0kW;","结构尺寸（长*宽*高）： 1600×750×650mm\n整机质量： 84kg  \n配套动力： 4.0kW\n结构形式： 双轮驱动  \n主传动方式： 直联\n离合器形式： 涨离式  \n驱动轮形式： 铁轮\n作业速度： 3-5km/h  \n配套发动机型号： 170F/P\n额定转速： 3600r/min  \n燃油种类： 汽油\n与耘锄配套工作幅宽： 60cm  \n与耘锄配套耘锄深度： ≥5cm\n与开沟器配套工作幅宽： 35cm  \n与开沟器配套开沟深度： ≥10cm","710","部20151753","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1748,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套功率:5.6kW;","标定转速:3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸(长×宽×高)mm:1640×800×1000；工作幅宽(CM):开沟器25/培土器43；结构质量(kg):103；连接方式(发动机输出):直联/直联；传动方式(刀辊):齿轮传动；主离合器型式:摩擦片式。","710","渝2019099","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1749,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5B","配套功率:5.6kW;","标定（额定）转速:3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×950×970；工作幅宽(mm):开沟装置290/培土装置520；结构质量(kg):110；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式:摩擦片式。","710","T201950500018","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[1750,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.2kW;","标定（额定）转速;3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×950×970；工作幅宽(mm)：开沟装置290/培土装置520；结构质量(kg):100；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式:摩擦片式。","710","T201950500017","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[1751,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","田园管理机","3TG-4","配套功率:4.1kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1550*700*950；传动方式（发动机输出）：直联；主离合器型式：摩擦片式。配套锄草装置型式：刀片式； 配套开沟装置型式：刀片式。","710","T201950500021","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[1752,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","新余市亿丰农业机械有限公司","田园管理机","YF-3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","1.型号名称:YF-3TGQ-4型田园管理机; 2.结构型式:手持式; 3.工作状态外形尺寸(长×宽×高):1650×600×850(mm); 4.主变速箱结构型式:齿轮箱式; 5.主变速箱箱体材质:铸钢; 6.扶把水平调整范围:0; 7.扶把上下调整范围:30°; 8.发动机输出传动方式:直联式; 9.主离合器型式:摩擦片式; 10.主离合器状态:常开; 11.行走轮型式:人字型; 12.行驶速度:≤10km/h; 13.配套动力生产企业:重庆腾龙盛世机电有限公司; 14.配套动力型号名称:TL170F汽油机; 15.配套动力结构型式:单缸、风冷、四冲程; 16.配套动力标定功率:4.0kW; 17.配套动力额定转速:3600r/min; 18.配套动力起动方式:手拉启动; 19.配套动力燃油种类:汽油; 20.锄草装置型式:刀辊轮式; 21.锄草装置数量:2个（左右各1）; 22.锄草装置传动方式:齿轮传动; 23.锄草装置连接方式:插销式; 24.锄草工作幅宽:≥36cm; 25.锄草作业速度:≥0.2km/h; 26.锄草深度:≥2cm; 27.开沟器型式:旋转刀辊式; 28.开沟器传动方式:齿轮传动; 29.开沟器连接方式:插销式; 30.开沟工作幅宽:≥25cm; 31.开沟作业速度:≥0.1km/h; 32.开沟深度:≥10cm.","710","GZNJ/TJ 2019-070","2023-12-31","非通用类","江西省",""]
[1753,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆小耕王农机有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.0kW;","结构型式：双轮驱动式 发动机输出传动方式：皮带传动 配套动力：单缸四冲程 OHV 标定功率：4.0KW 起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油  工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：1600×645×970 主离合器型式：张紧轮式  配套开沟器：刀片式开沟 传动方式：链条传动 培土：刀片式 传动方式：链条传动","710","渝2018140","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1754,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套功率:4kW;","主机:工作状态/外形尺寸(长*宽*高)：锄草1430*530*980(单位mm)       施肥1430*530*980(单位mm)    扶把水平调整范围0°，扶把上下调整范围15°    发动机输出传动方式：三角带传动     主离合器型式：涨紧轮式   主离合器状态：常开   行走轮型式：履带式  作业时驱动轮型式：履带式\n\n配套动力：标定功率4.0KW    额定转速3600r/min\n\n配套锄草装置：锄草装置型式：燕尾铲式，  锄草装置数量：3，  连接方式：直连  \n\n配套施肥装置：排肥器型式：外槽轮式，传动方式：链传动， 连接方式：直连，施肥行数：2行， 施肥开沟器型式：尖铲式","710","鲁T2018081","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1755,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳致农机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4kW;","外形尺寸：（1500×500×800）mm；工作幅宽：65cm；结构质量：80kg；传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：通轴直连；旋耕刀型号：TS150；总安装刀数量：16把；主离合器型式：干式分离；配套开沟器：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1个；配套培土器：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量：1套；配套起垄器：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1套；配套锄草装置：连接方式通轴直连，传动方式齿轮传动，数量1套。","710","豫2017152","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1756,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆耀虎动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","配套动力标定功率：4.5KW,汽油机动力","710","渝2018026","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1757,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊三山机械有限公司","田园管理机","3TG-4QA","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长x宽x高）：1800x650x850mm，工作幅宽：30-50cm，结构质量：103kg，传动方式（发动机输出）：三角皮带，传动方式（刀辊）：齿轮，旋耕刀型号：145深耕刀，总安装刀数量（把）：18，主离合器形式：涨紧轮式，开沟连接方式：直联，传动方式：齿轮，开沟深度：14.6cm，锄草连接方式：直联，传动方式：齿轮，锄草装置数量：2个，锄草宽度：63cm。","710","鲁T2016103","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1758,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊三山机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长x宽x高）：1880x510x1125mm，工作幅宽（cm）：开沟14.5，培土：16，结构质量：106kg，传动方式（发动机输出）：三角皮带，传动方式（刀辊）：链传动，，旋耕方式：直联，传动方式：直联驱动轴，旋耕刀型号：开沟HWP180，总安装刀数量（把）：开沟10，培土8，主离合器形式：涨紧轮式，开沟连接方式：直联，传动方式：链传动，开沟深度：10-20cm，培土连接方式：直联，传动方式：链传动，培土高度：15-30cm。","710","鲁T2016094","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1759,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0H","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1710*650*950 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，开沟宽幅：23cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅25cm，培土高度10-20cm","710","鲁T2018096","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1760,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","配套动力标定功率：4.5KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1770*580*1080mm，结构型式：双轮驱动式；配套开沟器：旋转刀片式；开沟工作幅宽：11cm开沟深度：≥10cm；配套培土器：旋转刀片式；培土工作幅宽：24cm；培土高度：≥5cm","710","渝2018143","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1761,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆嘉木机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4.0kW;","主机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1380×620×1010，主离合器型式：张紧轮式，锄草工作幅宽：51cm，锄草作业速度：≥1.3km/h，配套开沟器型式：刀片式，配套开沟器传动方式：轴传动，开沟工作幅宽：27cm，开沟作业速度：≥0.5km/h，开沟深度：≥10cm.","710","渝2019085","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1762,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套功率:5.5kW;","结构型式:手扶双轴皮带式；外形尺寸(长×宽×高)1580×640×970MM；发动机输出传动方式:皮带传动；连接方式:直联；配套开沟器型式:旋刀式、工作幅宽24CM、开沟深度10-15CM、传动方式:链传动、连接方式:直联；配套培土器型式:旋刀式、工作幅宽24CM、传动方式:链传动、连接方式:直联、培土高度10-20CM.","710","鲁T2018048","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1763,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-5.2","配套功率:5.2kW;","结构尺寸(长*宽*高):1580*950*1020mm；整机质量:115kg；配套动力:4.6kw；结构型式:双轮驱动式；主传动方式:皮带+齿轮；离合器型式:涨紧轮式；驱动轮型式:胶轮；作业速度:≥2km/h；燃油种类:汽油；开沟器型式:旋刀式(10把)；开沟幅宽:12cm；开沟深度:15-25cm；开沟器连接方式:直联；培土器型式:旋刀式(10把)；培土器连接方式:直联；培土幅宽:28cm；培土高度:15~25cm.","710","鲁T2017126","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1764,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1820*560*860 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式","710","鲁T2017121","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1765,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.2kW;","外形尺寸：1850*630*1120 mm，配套动力：5.2kw，主离合形式：涨紧式，开沟宽幅：12cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅16cm，培土高度10-25cm","710","鲁T2018097","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1766,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊圣川机械有限公司","田园管理机","3TG-4QC","配套功率:4.05kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1730×620×1020；工作幅宽(cm)开沟12；培土25；结构质量(kg):110；传动方式(发动机输出):三角皮带；传动方式(刀辊):链传动；旋耕刀型号:开沟HWK225；培土HWP225；总安装刀数量(把):开沟8把；培土8把；主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联；传动型式:链传动","710","2015TJ523","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1767,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊圣川机械有限公司","田园管理机","3TG-4QB","配套功率:4.05kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1760×690×1100；工作幅宽(cm)开沟12；培土25；结构质量(kg):121；传动方式(发动机输出):三角皮带；传动方式(刀辊):链传动；旋耕刀型号:开沟HWK225；培土HWP225；总安装刀数量(把):开沟8把；培土8把；主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联；传动型式:链传动；","710","2015TJ522","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1768,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","无锡华源凯马发动机有限公司","田园管理机","3TG-6.0KM","配套功率:6.3kW;","外形尺寸：1750*1005*1230（mm）；扶把水平（上下）调整范围：180°（±30°）；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式（状态）：皮带张紧式（常开）；配套动力标定功率：6.3KW；额定转速：1800r/min；工作电压：12V；蓄电池型式：铅酸式；蓄电池容量：18Ah；配套开沟器型式：刀片式；传动方式：链条；连接方式：挂接框；配套起垄器型式：圆形垄；起垄数量：1；传动方式：链条；连接方式：挂接框发动机型号：KM188FSD,功率：6.3KW，制造商：无锡华源凯马发动机有限公司，排放阶段：国Ⅲ;燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","710","苏农机（2018）第（0367）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1769,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","无锡华源凯马发动机有限公司","田园管理机","3TG-4.0W","配套功率:4.05kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1260×910×1030（mm）；扶把上下调整范围：±30°；发动机输出传动方式：齿轮无级变速；主离合器型式（状态）：摩擦片式（常开）；配套动力标定功率：4.05KW；额定转速：3600r/min；配套开沟器型式：刀片式；配套开沟器传动方式：齿轮；连接方式：直联；配套锄草装置型式：轮式；配套锄草装置传动方式：齿轮；配套锄草装置数量：1个；配套锄草装置连接方式：直联；配套发动机型号：KM173FAD；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国Ⅲ；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","710","苏农机（2019）第（0266）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1770,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","无锡华源凯马发动机有限公司","田园管理机","3TG-5.5KM","配套功率:5.8kW;","外形尺寸：1750*1005*1230（mm）；扶把水平（上下）调整范围：180°（±30°）；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式（状态）：皮带张紧式（常开）；配套动力标定功率：5.8KW；额定转速：1800r/min；工作电压：12V；蓄电池型式：铅酸式；蓄电池容量：18Ah；配套开沟器型式：刀片式；传动方式：链条；连接方式：挂接框；配套起垄器型式：圆形垄；起垄数量：1；传动方式：链条；连接方式：挂接框 发动机型号：KM186FASD,功率5.8KW，制造商：无锡华源凯马发动机有限公司，排放阶段：国Ⅲ 燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油；燃油种类：柴油","710","苏农机（2018）第（0366）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1771,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","无锡华源凯马发动机有限公司","田园管理机","3TG-4.0KM","配套功率:4kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1750×650×1230（mm）；扶把水平（上下）调整范围：±90°（±30°）；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式（状态）：皮带张紧式（常开）；配套动力标定功率：4.0KW；额定转速：1800r/min；工作电压：12V；蓄电池型式：铅酸式；蓄电池容量：18Ah；配套培土器型式：刀片式；传动方式：链条；连接方式：挂接框；配套起垄器型式：圆形垄；起垄数量：1垄；传动方式：链条；连接方式：挂接框；配套发动机型号：KM178FSD；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国Ⅲ；燃油型号：0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）柴油;燃油种类：柴油","710","苏农机（2019）第（0265）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1772,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","担架（框架）式机动喷雾机","YS-21B","动力喷雾机:1.15;","标定功率1.15KW,转速3600R/MIN，汽油机，单缸四冲程风冷，三缸柱塞泵。","170","苏农机（2018）第（0148）号","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1773,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","框架式机动喷雾机","YS-D","动力喷雾机:4.1;","标定功率4.1KW,转速3600R/MIN，汽油机，单缸四冲程风冷，斜盘式柱塞泵。","170","苏农机（2018）第（0145）号","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1774,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","静快省（苏州）智能科技有限公司","手推式动力喷雾机","3WJD-30","动力喷雾机:/;","形式：手推式 动力喷雾机；功率：3.4KW","170","苏农机（2018）第（0347）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1775,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","推车式机动喷雾机","LM-398","动力喷雾机:推车式；标定功率(kw)：1.3;","型式：推车式；外形尺寸：530*385*350mm；整机质量kg：23；配套动力：电动机；功率转速kw/r/min：1.3/2800；配套泵：三缸柱塞泵；工作压力：2.0-3.5mpa；流量L/min：6；转速r/min：2800；喷枪喷量L/min：≥3.5","170","部20152249","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1776,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江半球泵业有限公司","动力喷雾机","ZD-188","动力喷雾机:动力喷雾机;","名称：动力喷雾机，规格型号：ZD-188，净重：13kg，外形尺寸（长×宽×高）：330×225×160mm，配套动力：单相交流电动机，功率：0.75KW，转速：2800r/min，配套泵：柱塞泵，工作压力：2-4MPa，流量：7.5L/min，水平射程：7m","170","苏农机（2017）第（0147）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1777,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江半球泵业有限公司","动力喷雾机","ZD388","动力喷雾机:动力喷雾机;","名称：动力喷雾机，规格型号：ZD388，净重：20kg，外形尺寸（长×宽×高）：575×300×325mm，配套动力：单相交流电动机，功率：1.1KW，转速：2800r/min，配套泵：柱塞泵，工作压力：6MPa，流量：9.83L/min，喷枪喷量：5L/min，水平射程：7m","170","2015TJ604","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1778,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江半球泵业有限公司","动力喷雾机","ZD588","动力喷雾机:动力喷雾机;","名称：动力喷雾机，规格型号：ZD588，净重：40kg，外形尺寸（长×宽×高）：760×470×400mm，配套动力：单相交流电动机，功率：1.5KW，转速：1400r/min，配套泵：活塞泵，工作压力：4MPa，流量：40L/min，喷枪喷量：8L/min，水平射程：7m","170","2015TJ605","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1779,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江半球泵业有限公司","动力喷雾机","ZD-288","动力喷雾机:动力喷雾机;","名称：动力喷雾机，规格型号：ZD-288，净重：20kg，外形尺寸（长×宽×高）：520×240×310mm，配套动力：单相交流电动机，功率：1.1KW，转速：2800r/min，配套泵：柱塞泵，工作压力：2-4MPa，流量：9.83L/min，喷枪喷量：5L/min，水平射程：7m","170","苏农机（2017）第（0148）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1780,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","框架式机动喷雾机","YS-C","动力喷雾机:0.7;","标定功率0.7KW,转速2800R/MIN,电动机,结构型式:直流,柱塞泵.","170","苏农机（2018）第（0146）号","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1781,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","担架式机动喷雾机","YS-22A","动力喷雾机:4.1;","标定功率4.1KW,转速3600R/MIN，汽油机，单缸四冲程风冷，三缸柱塞泵。","170","苏农机（2018）第（0147）号","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1782,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-18","动力喷雾机:0.75;","标定功率0.75kW,转速2800r/min,手提式，电动机，单相直流，柱塞泵。","170","苏农机（2018）第（0143）号","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1783,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-20","动力喷雾机:1.6;","标定功率1.6KW,转速2800R/MIN，电动机，单相交流，柱塞泵。","170","苏农机（2018）第（0144）号","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1784,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","推车式机动喷雾机","LM-390","动力喷雾机:推车式；标定功率(kw)：1.3;","型式：推车式；外形尺寸：560*270*300mm；整机质量kg：22；配套动力：电动机；功率转速kw/r/min：1.3/2800；配套泵：三缸柱塞泵；工作压力：2.0-3.5mpa；流量L/min：6；转速r/min：2800；喷枪喷量L/min：≥3.5","170","部20152246","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1785,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","担架式机动喷雾机","LM-325","动力喷雾机:担架式；标定功率/转速（kw）：3.6;","型式：担架式，外型尺寸：600×560×420（mm），净重：32kg，配套动力：汽油机，标定功率/转速：3.6/3600，配套泵：柱塞泵，工作压力：2.0-3.5Mpa，流量：15-38L/min，转速：400-1000r/min，喷枪喷量≥12.5L/min。","170","部2015344","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1786,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","推车式机动喷雾机","LM-400","动力喷雾机:推车式；标定功率/转速（kw）：1.3;","型式:推车式,外型尺寸:560×270×300（mm）,净重:22KG,配套动力:电动机,标定功率/转速:1.3/2800,配套泵:柱塞泵,工作压力:2.0-3.5Mpa,流量:4.5-8.5L/MIN,转速:1500-2800R/MIN,喷枪喷量≥3.5L/MIN.","170","部2015345","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1787,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","担架式机动喷雾机","3WZ-34","动力喷雾机:动力喷雾机;","规格型号:3WZ-34,型式:担架式,外形尺寸(长×宽×高):1335×480×660mm,整机净质量:38kg,配套动力名称: 单缸四冲程汽油机,配套动力规格型号:168F-1/P,配套动力标定功率/转速:3.8/3600kW/r/min,配套泵名称:三缸柱塞泵,配套泵工作压力:1.0～3.5MPa,配套泵流量:10～25l/min,配套泵转速: 800～1200r/min,喷枪喷量:6.5左右l/min","170","部20152472","2019-12-31","非通用类","北京市",""]
[1788,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","手推式机动喷雾机","3WT-280","动力喷雾机:动力喷雾机;","规格型号：3WT-280,型式:手推式, 外形尺寸(长×宽×高): 1750×690×1050 mm, 整机净质量 : 60 kg, 配套动力:单缸四冲程汽油机,配套动力规格型号:168FA,配套动力功率/转速:3.8/3600kW/r/min,配套泵型式:柱塞泵,配套泵工作压力:1.0～2MPa,配套泵流量:20～34l/min,配套泵转速:520～900 r/min,喷枪喷量:6.5左右,药液箱容量:280L","170","部20152473","2019-12-31","非通用类","北京市",""]
[1789,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","重庆宏美科技有限公司","框架式动力喷雾机","3WZ-12-1250A","动力喷雾机:功率：1.1kW;","配置:152F/P汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪.配套动力生产厂家:重庆宏美科技有限公司、额定功率1.1KW、尺寸(长×宽×高):690MM×300MM×540MM,结构质量25KG.","170","部20151219","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1790,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","重庆宏美科技有限公司","框架式动力喷雾机","3WZ-22-1350","动力喷雾机:功率：3.5kW;","配置:168FB/P汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪.发动机生产企业名称:重庆宏美科技有限公司、标定功率3.5KW、整机净质量27KG、外形尺寸:740MM×340MM×410MM","170","部20151218","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[1791,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","南通黄海药械有限公司","担架式机动喷雾机","3WD-32","动力喷雾机:/;","1、商标：狼山；2、型式：担架式；3、规格型号：3WD-32；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×475×506；5、配套动力名称：四冲程汽油机；6、配套功率/转速kW/r/min：3.8/3600；7、配套泵型式：柱塞式；8、配套泵工作压力MPa：2.5-3.5；9、配套泵流量l/min：32；10、配套泵转速r/min：800-1000；11、喷枪喷量l/min：≥7.0。","170","部2015336","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1792,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","南通黄海药械有限公司","手推式机动喷雾机","3WG-300","动力喷雾机:/;","1、商标：狼山；2.型式：手推式；3、规格型号：3WG-300；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：1710×800×990；5、配套动力名称：四冲程汽油机；6、配套功率/转速kW/r/min：3.8/3600；7、配套泵型式：柱塞式；8、配套泵工作压力MPa：2.5-3.5；9、配套泵流量l/min：32；10、配套泵转速r/min：800-1000；11、喷枪喷量l/min：≥7.0；12、药液箱容量l：250。","170","部2015337","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1793,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","推车式机动喷雾机","LM-600","动力喷雾机:推车式；标定功率(kw)：2.0;","型式：推车式；外形尺寸：800*540*920mm；整机质量kg：38；配套动力：电动机；功率转速kw/r/min：2.0/1450；配套泵：三缸柱塞泵；工作压力：2.0-3.5mpa；流量L/min：10-25；转速r/min：400-1000；喷枪喷量L/min：≥9.0","170","部20152247","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1794,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","推车式机动喷雾机","LM-550","动力喷雾机:推车式；标定功率(kw)：2.0;","型式：推车式；外形尺寸：730*445*410mm；整机质量kg：35；配套动力：电动机；功率转速kw/r/min：2.0/1450；配套泵：三缸柱塞泵；工作压力：2.0-3.5mpa；流量L/min：10-25；转速r/min：400-1000；喷枪喷量L/min：≥9.0","170","部20152248","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1795,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","手推车式动力喷雾机","3WH-36L-Ⅱ","动力喷雾机:功率：3.2KW，药箱容积：300L，型式:四冲程汽油机，规格：168F;","功率：3.2kw，四冲程168F汽油机，药箱容积：200L","170","鲁T2015025","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1796,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","手推担架式两用动力喷雾机","3WH-36T","动力喷雾机:功率：3.2KW，型式:四冲程汽油机，规格：168F;","功率：3.2KW，型式:四冲程汽油机，规格：168F","170","鲁T2015026","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1797,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WSH100A","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:10m;","1、规格型号：3WSH100A；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2180×1200×1700；4、药箱容量L：650；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：10；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：3.0；9、配套泵流量L/min：70-80；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):20；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","730","部20171411","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1798,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WSH100","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:8m;","1、规格型号：3WSH100；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1950×880×1150；4、药箱容量L：400；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：8；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.5；9、配套泵流量L/min：45-48；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):16；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","730","部20181045","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[1799,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-400","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:10m;","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-400,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2100×1040×1400(MM),5、药箱容量:400(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:10(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤3.0(MPA),8.2、流量:≤40(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:20(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","730","部2015320","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1800,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","广西驰飞农业智能机械有限公司","喷杆喷雾机","3WP-250-8A","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:8m;","8m喷幅（喷杆7.15米，两头扇形喷头，故8m喷幅），悬挂式，采用直流电动回流隔膜泵（额定功率0.1kw，额定压力1.1MPa,额定流量8L/min）。","730","部20171439","2021-12-31","通用类","广西壮族自治区",""]
[1801,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-50007","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:7m;","药箱容量：500L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：7M；型式：悬挂式。","730","部20170838","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1802,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPC-250-8","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:7m;","1）型式：悬挂式；2）运费状态外形尺寸（长×宽×高）：900mm×1580mm×1490m；3）药箱容量：250；4）喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4~1.0 MPa；5）喷杆喷幅：7m;6)配套泵：活塞式隔膜泵（1.工作压力2.5MPa,2.流量：40  1/min；3.转速:600r/min);7、配套喷头：扇形雾喷头（1.数量:14个，2.雾锥角：110度，3.喷量（单个）1.2 1/min,4.间隔：500mm)","730","部20170814","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1803,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPP-250-8","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:7m;","1）型式：悬挂式；2）运费状态外形尺寸（长×宽×高）：880mm×1580mm×1490m；3）药箱容量：250；4）喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4~1.0 MPa；5）喷杆喷幅：7m;6)配套泵：活塞式隔膜泵（1.工作压力2.5MPa,2.流量：40  1/min；3.转速:600r/min);7、配套喷头：扇形雾喷头（1.数量:14个，2.雾锥角：110度，3.喷量（单个）1.2 1/min,4.间隔：500mm)","730","部20170816","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1804,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-32007型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:7m;","药箱容量：320L；工作压力：0.15-0.4MPa；喷杆长度：7M；型式：悬挂式。","730","2015041401000051","2020-05-27","通用类","河北省",""]
[1805,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-300","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:8m;","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-300,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高1835×1003×1385(MM),5、药箱容量:300(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:8(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤3.0(MPA),8.2、流量:≤40(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:16(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","730","部2015318","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1806,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-400E型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:6m;","1、整机结构型式：悬挂式；2、整机工作压力：0.2-0.4MPa；3、整机外形尺寸：1380×1180×1350mm；4、整机喷杆长度（适用于喷杆式）：5500mm；5、整机限压安全装置：有；6、液泵结构型式：隔膜泵；7、液泵额定流量：55-50L/min；8、液泵额定压力：0-4.0Mpa；9、药箱药箱容积：400L;10、药箱材质：聚乙烯；11、限压安全装置结构型式：弹簧微启式；12、限压安全装置限定压力：≤0.48Mpa；13、喷杆材质：不锈钢；14、喷杆允许最大工作压力：1.0Mpa；15、承压管允许最大工作压力：4.0/6.0Mpa；16、开关组合允许最大工作压力：1.0Mpa","730","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[1807,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3840","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:6m;","1\t名称\t/\t喷杆式喷雾机\n2\t商标\t/\t/\n3\t规格型号\t/\t3840\n4\t型式\t/\t悬挂式\n5\t运输状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t2050mm×1030mm×2730mm\n6\t药箱容量\tL\t400\n7\t喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n8\t喷杆喷幅\tm\t6\n9\t配套泵\t名称\t/\t隔膜泵\n\t\t工作压力\tMPa\t2.5\n\t\t流量\tL/min\t40-45\n\t\t转速\tr/min\t540\n10\t配套喷头\t型式\t/\t扇形防滴喷头\n\t\t数量\t个\t12\n\t\t雾锥角\t度\t110\n\t\t喷量(单个)\tL/min\t1.8左右\n\t\t间隔\tmm\t500","730","部20152454","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1808,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WX-450","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:9m;","1、名称：悬挂式喷杆喷雾机；\n2、规格型号：3WX-450；\n3、型式：悬挂式；\n4、运输状态外形尺寸（长×宽×高）2220×1110×1500单位mm；\n5、药箱容量：450L；\n6、喷雾工作压力:0.2～0.4MPa；\n7、喷杆喷幅：9M；\n8、配套泵名称：三缸柱塞泵；\n9、配套泵工作压力：2.5MPa；\n10、配套泵流量：30L/min；\n11、配套泵转速：600r/min；\n12、配套喷头型式：扇形喷头；\n13、配套喷头数量：16个；\n14、配套喷头雾锥角：110°；\n15、配套喷头喷量（单个）：0.4 MPa时1.36（11003） 0.68（110015） 0.45（11001）L/min；\n16、配套喷头间隔：500mm。","730","2015TJ054","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1809,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-400-10","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:10m;","结构形式：悬挂式，喷幅：10m,药箱容积：400L","730","部20160572","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1810,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WP-280X","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:5.81m;","型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（运输状态）（mm）：1730×1250×1170；药箱容量：280L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：5810mm；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：45L/min","730","苏农机（2017）第（0045）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1811,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WSH200A","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:14m;","1、规格型号：3WSH200A；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2860×2540×1950；4、药箱容量L：1000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：14；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：3.0；9、配套泵流量L/min：70-80；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):28；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","2200","部20171410","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1812,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-60012","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","药箱容量：600L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12M；型式：悬挂式。","2200","部20170837","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1813,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","药箱容量：600L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12M；型式：悬挂式。","2200","2015041401000051","2020-05-27","通用类","河北省",""]
[1814,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPC-500-8","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12.5m;","1）型式：悬挂式；2）运费状态外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×810mm×1250m；3）药箱容量：500；4）喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4~1.0 MPa；5）喷杆喷幅：12.5m;6)配套泵：活塞式隔膜泵（1.工作压力3.0 MPa,2.流量：80-110  1/min；3.转速:550-650r/min);7、配套喷头：扇形雾喷头（1.数量:25个，2.雾锥角：110度，3.喷量（单个）1. 1/min,4.间隔：500mm)","2200","部20170817","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1815,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","药箱容量：320L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12M；型式：悬挂式。","2200","2015041401000051","2020-05-27","通用类","河北省",""]
[1816,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-800E型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","1、整机产品品目:喷杆喷雾机 2、整机结构型式:悬挂式 3、整机工作压力:0.2-0.4MPa 4、整机外形尺寸:2110×1440×1500mm 5、整机喷杆长度（适用于喷杆式）:11500mm 6、整机限压安全装置:有 7、液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵 8、液泵/电机泵额定压力:0-4.0Mpa 9、液泵/电机泵额定流量:55-50L/min 10、药箱药箱容积:800l 11、药箱材质:聚乙烯 12、限压安全装置结构型式:弹簧微启式 13、限压安全装置限定压力:≤0.48Mpa 14、喷杆材质:橡塑 15、喷杆材质:钢塑 16、喷杆材质:不锈钢 17、喷杆允许最大工作压力:1Mpa 18、承压管允许最大工作压力:4.0/6.0Mpa 19、开关组合允许最大工作压力:1Mpa","2200","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[1817,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","济宁圣地农林机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-450","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:13m;","结构尺寸(长*宽*高MM):2000×1500×1050整机质量(KG):60配套动力(KW):/型式:悬挂式药箱容量(L):450喷幅(M):13喷杆作业常用工作压力(MPA):0.3~0.8喷头型式:扇形喷杆折叠机构型式:手动喷杆长度(MM):8650配套泵型式:隔膜泵配套泵工作压力(MPA):1.0~2.5流量(L/MIN):30~40","2200","苏农机(2018)第（0208）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1818,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-650型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","1、整机结构型式：悬挂式；2、整机工作压力：0.2-0.4MPa；3、整机外形尺寸：2110×1330×1420mm；4、整机喷杆长度：11500mm；5、整机限压安全装置：有；6、液泵结构型式：隔膜泵；7、液泵额定压力：0-4.0Mpa；8、液泵额定流量：55-50L/min；9、药箱药箱容积：650L；10、药箱材质：聚乙烯；11、限压安全装置结构型式：弹簧微启式；12、限压安全装置限定压力：≤0.48Mpa；13、喷杆材质：不锈钢；14、喷杆允许最大工作压力：1.0；15、承压管允许最大工作压力：4.0/6.0Mpa；16、开关组合允许最大工作压力：1.0Mpa","2200","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[1819,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3860","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12.5m;","1\t名称\t/\t喷杆式喷雾机\n2\t规格型号\t/\t3860\n3\t型式\t/\t悬挂式\n4\t运输状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1450mm×2600mm×1600mm\n5\t药箱容量\tL\t1000\n6\t喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n7\t喷杆喷幅\tm\t12.5\n8\t配套泵\t名称\t/\t隔膜泵\n\t\t工作压力\tMPa\t2.0\n\t\t流量\tL/min\t100\n\t\t转速\tr/min\t540\n9\t配套喷头\t型式\t/\t扇形防滴喷头\n\t\t数量\t个\t25\n\t\t雾锥角\t度\t110\n\t\t喷量(单个)\tL/min\t1.8左右\n\t\t间隔\tmm\t500","2200","部20152455","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1820,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","浙江菱木农机有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WX-280-6A","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","型式：悬挂式,外型尺寸：2700*950*950(mm),药箱容量L：270; 喷杆作业MPa:02-0.5; 喷杆喷幅：12m; 配套泵：隔膜泵，工作压力：1.0-3.0MPa,流量：70-100(1/MIN),转速：550-650（R/MIN），喷头喷量(单个）：1.2（1/MIN）","2200","部20160564","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1821,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:13m;","形式:悬挂式； 喷杆长度 ：12.3米；药箱容积：800L;喷头型式：扇形雾防滴外走水喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","2200","2013041401000072","2023-07-27","通用类","吉林省",""]
[1822,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-600E","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-600E,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2110×1425×1360(MM),5、药箱容量:600(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:12(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:4.0(MPA),8.2、流量:54.1(L/MIN),8.3、转速:550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:24(个),9.2雾锥角:110度；9.3、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)；9.4间隔:500MM","2200","部20152469","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1823,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北思佰芮农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WQ-2000E型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:15m;","产品品目：喷杆喷雾机；整机结构形式：牵引式；喷杆长度：15000mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积：2000L； 液泵形式：隔膜泵；液泵额定工作压力：3.0MPa；液泵额定流量：160L/min","2200","2019041401000012","2024-02-17","通用类","河北省",""]
[1824,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海市佳盛机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-300G型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","喷幅：12米，结构型式：悬挂式","2200","2018281401000016","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1825,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-650-12","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","结构形式：悬挂式，喷幅：12m，药箱容积：650L","2200","部20160573","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1826,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-400型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:13m;","喷幅：13m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2600×1000×1150；药箱容量：400L。","2200","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[1827,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:14m;","喷幅：14m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2950×1100×1200；药箱容量：500L。","2200","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[1828,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","现代农装科技股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WX-650","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","规格型号\t\t3WX-650\n型式\t\t悬挂式\n运输状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1350×2440×1750\n药箱容量\tl\t650\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3～0.5\n喷杆喷幅\tm\t12\n配套泵名称\t\t隔膜泵\n配套泵工作压力\tMPa\t1.5～2.5\n配套泵流量\tl/min\t80\n配套泵转速\tr/min\t540\n配套喷头型式\t\t防滴喷头(配扇形雾喷嘴)\n配套喷头数量\t个\t24\n配套喷头雾锥角\t度\t110\n配套喷头喷量(单个)\tl/min\t0.8～3.1\n配套喷头间隔\tmm\t500","2200","部20152465","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1829,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","牵引式喷杆喷雾机","3WPQ-3000","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19.5m;","型式：牵引式；喷杆喷幅：19.5m；药箱容量：3000L；运输状态外形尺寸(长×宽×高)：5000×2400×2600（mm）；","10000","部20160365","2020-12-31","通用类","吉林省",""]
[1830,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-800","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18.2m;","型式：悬挂式；喷杆喷幅：18.2m；运输状态外形尺寸(长×宽×高)：4300×2400×1800（mm）；药箱容量：800L；","10000","部20160361","2020-12-31","通用类","吉林省",""]
[1831,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","吉林省隆博农业发展有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","型号规格：3WPX-800；结构形式：悬挂式；外形尺寸：3100*2650*1750；喷杆展开宽度：18000mm；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：3.0MPa；额定流量：190L/min","10000","2017041401000068","2022-10-16","通用类","吉林省",""]
[1832,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3880","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:22m;","1\t名称\t/\t喷杆式喷雾机\n2\t规格型号\t/\t3880\n3\t型式\t/\t悬挂式\n4\t运输状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t4400mm×2900mm×2450mm\n5\t药箱容量\tL\t1500\n6\t喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n7\t喷杆喷幅\tm\t22\n8\t配套泵\t名称\t/\t隔膜泵\n\t\t工作压力\tMPa\t2.0\n\t\t流量\tL/min\t185\n\t\t转速\tr/min\t540\n9\t配套喷头\t型式\t/\t扇形防滴喷头\n\t\t数量\t个\t44\n\t\t雾锥角\t度\t110\n\t\t喷量(单个)\tL/min\t1.8左右\n\t\t间隔\tmm\t500","10000","部20152457","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1833,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","菏泽新亚机械设备有限公司","喷杆式喷雾机","3WQ-2000","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19.04m;","喷幅：19.04m；形式：牵引式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×18900mm×1700mm；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×3100mm×1700mm；药箱容量（L）：2000；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3~0.5；喷头型式：扇形防滴；喷杆折叠机构型式：手动；喷杆长度（mm）：18900；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：3.0；配套泵流量：（L/min）：80~100；离地间隙（mm）：210。","10000","苏农机（2018）第（0202）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1834,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WSH200C","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:21m;","1、规格型号：3WSH200C；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：4000×2380×2460；4、药箱容量L：1200；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：21；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):42；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","10000","部20171409","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1835,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WSH200D","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:25m;","1、规格型号：3WSH200D；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3050×5000×2300；4、药箱容量L：2000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：25；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):50；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","10000","部20171408","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1836,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","牵引式喷杆喷雾机","3WSH300","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","1、规格型号：3WSH300；2、结构型式：牵引式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：4410×2300×2220；4、药箱容量L：3000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：18；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：160-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):36；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","10000","部20160569","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1837,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","牵引式喷杆喷雾机","3WSH300A","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:30m;","1、规格型号：3WSH300A；2、结构型式：牵引式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：5040×2820×2650；4、药箱容量L：3000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：30；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):60；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","10000","部20171407","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[1838,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式变量喷杆喷雾机","3W-1200VRT","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18.5m;","1、规格型号：3W-1200VRT；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3010×3200×1900；4、药箱容量L：1200；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：18.5；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：130；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):37；13、配套喷头雾锥角（度）：110；14、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；15、配套喷头间隔(mm):500;","10000","部20160370","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1839,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","悬挂式变量喷杆喷雾机","3W-1800VRT","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:21m;","1、规格型号：3W-1800VRT；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3560×4190×2190；4、药箱容量L：1800；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：21；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):42；13、配套喷头雾锥角（度）：110；14、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；15、配套喷头间隔(mm):500;","10000","部20160371","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1840,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","山东希成农业机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:21m;","型式：悬挂式；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：2480×1780×2990mm；药箱容量：1200L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.5MPa；喷杆喷幅：21m；配套泵名称：隔膜泵；配套泵工作压力：2MPa；配套泵流量：210L/min；配套泵转速：540r/min；配套喷头型式：扇形雾喷头；配套喷头数量：42个；配套喷头雾锥角：110度；配套喷头喷量（单个）：1.7左右L/min；配套喷头间隔：500mm","10000","部20160576","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1841,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-800Y","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-800Y,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2400×1820×3150(MM),5、药箱容量:800(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:18(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤2.0(MPA),8.2、流量:≤100(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:36(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","10000","部2015319","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1842,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1000Y","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-1000Y,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2400×1920×3150(MM),5、药箱容量:1000(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:18(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤2.0(MPA),8.2、流量:≤100(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:36(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","10000","部2015317","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1843,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1200","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:24m;","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-1200,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2300×2100×2830(MM),5、药箱容量:1200(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:24(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:2.0(MPA),8.2、流量:124.7(L/MIN),8.3、转速:550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:48(个),9.2、雾锥角:110°,9.3、喷量(单个):2#:0.79(0.3MPA压力)(L/MIN),3#:1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),4#:1.58(0.3MPA压力)(L/MIN)9.4、间隔:500(MM)","10000","部20160363","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1844,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WQ-3000型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:24m;","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：牵引式；3、整机工作压力：0.2-0.4MPa；4、整机外形尺寸：5690×2915×3400mm；5、整机喷杆长度（适用于喷杆式）：23500mm；6、整机限压安全装置：有；7、液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；8、液泵/电机泵额定压力：0-2.0Mpa；9、液泵/电机泵额定流量：198-191L/min；10、药箱药箱容积：3000l；11、药箱材质：聚乙烯；12、空气室（储压容器）材质：铝合金；13、空气室（储压容器）质量：920g；14、空气室（储压容器）安装位置：外置；15、限压安全装置结构型式：弹簧调压式；16、限压安全装置限定压力：≤0.48Mpa；17、喷杆材质：不锈钢；18、喷杆允许最大工作压力：1Mpa；19、承压管允许最大工作压力：4Mpa；20、开关组合允许最大工作压力：1Mpa","10000","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[1845,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","郑州兰博尔农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-1700型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","型式：牵引式； \n规格型号：3WPQ-1700；\n 发动机标定功率/转速：3.8kW/3600r/min；\n 整机喷杆长度：18000mm；\n 喷幅/水平射程：19000mm；","10000","2017281401000004","2022-03-14","通用类","河南省",""]
[1846,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海宝捷农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-300-4型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","结构形式：悬挂式；喷杆长度：18000mm","10000","2018281401000015","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1847,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WXP-1200","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","结构形式：悬挂式；喷杆喷幅(m)：18","10000","部20170840","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1848,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","岳西县吾诚农业科技有限公司","喷杆喷雾机","3WP-850","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18.5m;","结构型式：悬挂式；喷杆喷幅：18.5m。","10000","2018TJ189","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1849,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800X型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","形式:悬挂式； 喷杆长度 ：18.8米；药箱容积：800L;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","10000","2013041401000072","2023-07-27","通用类","吉林省",""]
[1850,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","形式:悬挂式； 喷杆长度 ：18.8米；药箱容积：1500L;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","10000","2013041401000072","2023-07-27","通用类","吉林省",""]
[1851,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","形式:牵引式； 喷杆长度 ：18.6米；药箱容积：3000L;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","10000","2013041401000072","2023-07-27","通用类","吉林省",""]
[1852,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北思佰芮农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1000型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","产品品目：喷杆喷雾机；整机结构形式：悬挂式；喷杆长度：18000mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积：1000L； 液泵形式：隔膜泵；液泵额定压力：3.0MPa；液泵额定流量：160L/min。","10000","2019041401000012","2024-02-17","通用类","河北省",""]
[1853,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北思佰芮农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WQ-2000型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","产品品目：喷杆喷雾机；整机结构形式：牵引式；喷杆长度：18000mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积：2000L； 液泵形式：隔膜泵；液泵额定工作压力：3.0MPa；液泵额定流量：160L/min。","10000","2019041401000012","2024-02-17","通用类","河北省",""]
[1854,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","牵引式喷杆喷雾机","3WPQ-2000","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:21m;","1、型式：牵引式；2、规格型号；3WPQ-2000;3、外形尺寸：5650x2670x3060mm；4、药箱容量：2000L；5、喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa;6、喷头型式：扇形雾防滴喷头；7、喷杆升降机构型式：液压；8、喷杆折叠机构型式：液压；9、喷杆长度：21000mm；10、配套泵型式：隔膜泵；11、配套泵工作压力：0-2(MPa);12、配套泵流量：126-132（L/min）；13、离地间隙：770mm；","10000","部20170835","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[1855,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海市佳盛机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-300-4型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","喷幅：18米，结构型式：悬挂式","10000","2018281401000016","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1856,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海市佳盛机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","喷幅：18米，结构型式：悬挂式","10000","2018281401000016","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1857,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","吉林省隆博农业发展有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18.1m;","型号规格：3WPX-500；结构形式：悬挂式；外形尺寸：3000*2000*1620；喷杆展开宽度：18100mm；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：2.5~5.0MPa；额定流量：120L/min","10000","2017041401000068","2022-10-16","通用类","吉林省",""]
[1858,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","吉林省隆博农业发展有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","型号规格：3WPX-1000；结构形式：悬挂式；外形尺寸：3100*2650*1900；喷杆展开宽度：18000mm；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：3.0MPa；额定流量：190L/min","10000","2017041401000068","2022-10-16","通用类","吉林省",""]
[1859,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1200-21","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:22m;","结构形式：悬挂式，喷幅：22m，药箱容积：1200L","10000","部20160574","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1860,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","南通黄海药械有限公司","风幕喷杆式喷雾机","3WP-1900","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18.5m;","1、型式：悬挂式；2、运输状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3800×2300×3200；3、药箱容量L：1900；4、喷雾工作压力Mpa：0.3～0.5；5、喷杆喷幅m：18.5；6、配套泵名称：隔膜泵；7、配套泵工作压力Mpa：2.5；8、配套泵流量L/min：160～180；9、配套泵转速r/min:550；10、配套喷头型式：空心圆锥；11、配套喷头数量：61个（根据用户要求，其不同生长期，可以加装选配喷头数量）；12、配套喷头雾锥角°：80；13、配套喷头喷量（单个）L/min：0.51；14、配套喷头间隔mm：260。","10000","苏农机（2016）第（0334）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1861,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-1700型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","型式：牵引式；\n规格型号：3WPQ-1700；\n发动机标定功率/转速：3.8kW/3600r/min；\n整机喷杆长度：18000mm；\n喷幅/水平射程：19000mm；","10000","2017281401000053","2023-01-04","通用类","河南省",""]
[1862,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3920","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:22m;","1\t名称\t/\t喷杆式喷雾机\n2\t商标\t/\t/\n3\t规格型号\t/\t3920\n4\t型式\t/\t牵引式\n5\t运输状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t5100mm×2760mm×2660mm\n6\t药箱容量\tL\t3000\n7\t喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n8\t喷杆喷幅\tm\t22\n9\t配套泵\t名称\t/\t隔膜泵\n\t\t工作压力\tMPa\t2\n\t\t流量\tL/min\t185\n\t\t转速\tr/min\t540\n10\t配套喷头\t型式\t/\t扇形防滴喷头\n\t\t数量\t个\t44\n\t\t雾锥角\t度\t110\n\t\t喷量(单个)\tL/min\t1.8左右\n\t\t间隔\tmm\t500","10000","部20152458","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1863,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海宝捷农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-300G型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","结构形式：悬挂式；喷杆长度：1800mm","10000","2018281401000015","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1864,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海宝捷农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","结构形式：悬挂式；喷杆长度：1800mm；","10000","2018281401000015","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1865,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海市佳盛机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","喷幅：18M；结构型式：悬挂式","10000","2018281401000016","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[1866,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","牵引式喷杆喷雾机","3WPQ-2000","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:20.8m;","喷幅：20.8m；形式：牵引式；外形尺寸（mm）：3900×3100×2500；药箱容量：2000L。","10000","部20152482","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1867,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-1000","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:20.8m;","喷幅：20.8m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3800×3200×2000；药箱容量：1000L。","10000","部20152485","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1868,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-5000型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:25m;","喷幅：25m；形式：牵引式；外形尺寸（mm）：4700×3500×2600；药箱容量：5000L。","10000","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[1869,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","喷幅：19m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2960×1670×1600；药箱容量：600L。","10000","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[1870,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","安徽卫民现代农业装备有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPG-160-800","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:19m;","1、结构形式：悬挂式；2、工作压力：0.1-0.5MPa；3、喷杆喷幅：19m；4、外形尺寸：工作状态3010×18000×2000，运输状态3010×1520×2000；5、液泵：隔膜泵，额定流量：160L/min，泵工作压力0.5-1.5MPa，转速：550r/min；6、喷头：数量：36个，形式：扇形，雾锥角：110度，间隔：500mm，单个喷头流量：1.7L/min；7、升降机构形式;液压，折叠机构形式：手动；8、药箱：800L。","10000","2017TJ236","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1871,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","福建省宇辰农林机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WX-800","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18.8m;","喷幅：18.8m；形式：悬挂式","10000","鄂2017013","2021-12-31","通用类","福建省",""]
[1872,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","郑州希望农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-150","形式:自走式,三轮:是 ;功率:5.4马力;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-150；\n标定功率/转速：4.0kW/3600r/min；\n驱动方式(自走式)：前轮驱动；","4000","苏农机（2018）第（0123）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1873,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400G型自走式喷杆喷雾机","形式:自走式,三轮:是 ;功率:12马力;","型号:3WPZ-400G 1、整机结构型式：自走式，2、整机工作压力0.2-0.4MPa，3、整机外形尺寸：3800×2000×2510mm，4、整机喷杆长度：7500mm，5、整机限压安全装置：有，6、发动机名称：单缸四冲程，7、发动机功率/转速：9.0/2400r/min，8、液泵：隔膜泵，9、液泵压力：0-4.0Mpa，10、液泵流量：55-50L/min，11、药箱药箱容积：400L，12、药箱材质：聚乙烯，13、限压安全装置结构型式：弹簧调压式，14、限压安全装置限定压力：≤0.48Mpa，15、喷杆材质：不锈钢、橡塑，16、喷杆允许最大工作压力：1Mpa，17、承压管允许最大工作压力：4.0/6.0Mpa，18、蓄电池类型：铅酸电池，19、蓄电池容量：33Ah，20、蓄电池标称电压：12V","4000","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[1874,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","郑州兰博尔农业科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-150","形式:自走式,三轮:是 ;功率:5.4马力;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-150；\n配套动力标定功率/转速：4kW/3600r/min；\n驱动方式（自走式）：前轮驱动；","4000","苏农机（2017）第（0139）号","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1875,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","北京丰茂植保机械有限公司","自走式旱田作物喷杆喷雾机","3WX-280H","形式:自走式,三轮:是 ;功率:13马力;","1、名称：自走式旱田作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-280H， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高3000×1550×2200（mm），5、药箱容量：280（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：6（m），8、配套动力：单缸四冲程汽油机 ， 8.1、规格型号：188F， 8.2、标定功率/转速：9.6/3600（KW/r/min）， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：4.0（MPa），9.2、流量：50.5（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：12（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：1.18（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm）","4000","部20160369","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1876,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","北京丰茂植保机械有限公司","自走式高秆作物喷杆喷雾机","3WX-280G","形式:自走式,三轮:是 ;功率:13马力;","1、名称：自走式高秆作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-280G， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高3400×2000×3120（mm），5、药箱容量：280（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：6（m），8、配套动力：单缸四冲程汽油机 ， 8.1、规格型号：188F， 8.2、标定功率/转速：9.6/3600（KW/r/min）， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：4.0（MPa），9.2、流量：50.5（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：12（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：1.18（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm）","4000","部20160368","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1877,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","北京丰茂植保机械有限公司","自走式高秆作物喷杆喷雾机","3WX-280G(C)","形式:自走式,三轮:是 ;功率:9马力;","1、名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-280G(C),3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高3540×2000×3120(MM),5、药箱容量:280(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:6(M),8、配套动力:四冲程柴油机,8.1、规格型号:186F(A),8.2、标定功率/转速:6.3/3600(KW/R/MIN),9、配套泵:隔膜泵,9.1、工作压力:1.5-2.5(MPA),9.2、流量:40(L/MIN),9.3、转速:600(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:12(个),10.2、雾锥角:110°,10.3、喷量(单个):1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),10.4、间隔:500(MM)","4000","部20152471","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1878,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(三轮)","北京丰茂植保机械有限公司","自走式旱田作物喷杆喷雾机","3WX-280H(C)","形式:自走式,三轮:是 ;功率:9马力;","1、名称:自走式旱田作物喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-280H(C),3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高3050×1500×1900(MM),5、药箱容量:280(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:6(M),8、配套动力:四冲程柴油机,8.1、规格型号:186F(A),8.2、标定功率/转速:6.3/3600(KW/R/MIN),9、配套泵:隔膜泵,9.1、工作压力:1.5-2.5(MPA),9.2、流量:40(L/MIN),9.3、转速:600(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:12(个),10.2、雾锥角:110°,10.3、喷量(单个):1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),10.4、间隔:500(MM)","4000","部20152470","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1879,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","郑州希望农业机械有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300A","功率:11马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300A；\n标定功率/转速：8.1kW/3600r/min；\n驱动方式(自走式)：后轮驱动；","5100","苏农机（2018）第（0125）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1880,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","郑州兰博尔农业科技有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300A","功率:11马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300A；\n标定功率/转速：8.1kW/3600r/min；\n驱动方式(自走式)：后轮驱动；","5100","苏农机（2018）第（0129）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1881,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-200D","功率:0.96/1.3马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：2185×2200×1600；药箱容量L：200；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.2-0.3；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:4300；配套动力标定功率/转速kW/（r/min）：永磁直流无刷电机0.96/200（行走用0.24×4只）、直流有刷电机0.24/3300（隔膜泵用0.08×3只）；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：1；流量l/min：6；离地间隙mm：1170；轴距（自走式）mm：1600；制动器型式（自走式）：机械式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","5400","苏农机（2019）第（0317）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[1882,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机","山东鲁虹农业科技股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-100","功率:1.3马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配置参数：工作状态外形尺寸2250×4320×1600毫米，运输状态外形尺寸2185×2200×1600毫米；药箱容量100升；扇形喷头；喷杆为手动升降机构型式及手动折叠机构型式，喷杆长4320毫米；行走动力采用永磁直流无刷电机；转向、制动动力采用直流有刷电机；喷雾动力采用直流有刷电机；配套泵采用回流型隔膜泵，工作压力1MPa，流量6L/min；离地间隙114厘米；轴距（自走式）152厘米；前/后最大轮距（自走式）138～198（可调）/138～198（可调）；前轮外径66厘米，前轮轮宽2.5厘米；后轮外径66厘米，后轮轮宽2.5厘米；轮胎型式为齿状实心橡胶轮胎；制动器型式（自走式）为钳式；驱动方式为四轮驱动。四轮转向。","5400","鲁T2017167","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1883,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机","河南三得兴机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-280","功率:12马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：8.2KW,形式：自走式，四轮四驱，四轮转向","5400","部20180027","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1884,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","新乡市昌杰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPM-220型自走式喷杆喷雾机","功率:18.37马力;形式:自走式,两驱:是 ;","外形尺寸：2800*1420*1575 mm；喷杆长度：6000 mm；喷幅：6800 mm；发动机结构型式：单缸风冷四冲程；药箱容积：220 L；驱动形式：两轮驱动；转向型式：两轮转向","20100","2018281401000053","2023-12-03","通用类","河南省",""]
[1885,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-600型自走式喷杆喷雾机","功率:22马力;形式:自走式,两驱:是 ;","功率：16.2kw；形式：自走式，两轮驱动；外形尺寸（mm）：4300×3000×3500；喷杆长度：9.1m；药箱容量：600L。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[1886,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-350","功率:15.5kw/21马力;形式:自走式,两驱:是 ;","1.结构型式：自走式，2.配套动力：单缸水冷卧式柴油机，3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200，4.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.6，5.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4000╳1600╳1850，6.药箱容积（L）：350，7.液泵型式：三缸柱塞泵1个，8.液泵工作压力（MPa）：1.5－3.5，9.液泵工作流量（L/min）： 34－52，10.液泵转速（r/min）：900，11.喷杆喷幅（m）：10，12.配套喷头型式：扇形，13.喷头数量：19个，驱动方式（自走式）：后轮机械驱动/前轮转向","20100","苏农机（2017）第（0100）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1887,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","郑州希望农业机械有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300B","功率:18.4马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300B；\n标定功率/转速：13.5kW/3600r/min；\n驱动方式(自走式)：后轮驱动；","20100","苏农机（2018）第（0126）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1888,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-600A","功率:24马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式:自走式；工作状态外形尺寸mm:3050×7000×2250；药箱容量L:600；喷杆长度mm:7000；喷头型式:扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式:手动升降；喷杆折叠机构型式:液压折叠；配套泵型式:柱塞泵；配套泵流量l/min:45；离合器型式(自走式):摩擦式离合器；制动器型式(自走式):鼓式制动；驱动方式(自走式):前轮驱动；驾驶室(自走式):无；前/后最大轮距 (自走式)：1280/1280；轴距(自走式)mm:1530；前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm:900；前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm:120；前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm:900；前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm：120；前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式:橡胶充气轮胎;离地间隙mm：300；","20100","部20170820","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1889,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-400","功率:17.65kw/24马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：4500mm*1600mm*2100mm,药箱容量：400L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：单缸四冲程柴油机，标定功率/转速：17.65/2200kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，离地间隙：200~350mm（可调），轴距（自走式）：2400~2800mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1100~1300mm（后轮可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/前轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0227）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1890,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-350","功率:15.5kw/21马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：4000mm*1600mm*1850mm,药箱容量：350L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：10m，配套动力名称、结构、型式：单缸水冷四冲程柴油机，标定功率/转速：15.5/2200kw(r/min)，配套泵型式：三缸柱塞泵，工作压力：1.5~3.5Mpa、选配2.0~5.0Mpa，流量：34~52L/min、选配21~34L/min，离地间隙：300~450mm（可调），轴距（自走式）：2650~2900mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1000~1300mm（后轮可调），驱动方式（自走式）：后轮机械式驱动/前轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0225）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1891,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","郑州兰博尔农业科技有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300B","功率:18.4马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300B；\n标定功率/转速：13.5kW/3600r/min；\n驱动方式(自走式)：后轮驱动；","20100","苏农机（2018）第（0130）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1892,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","郑州兰博尔农业科技有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300C","功率:20马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300C；\n标定功率/转速：14.7kW/2200r/min；\n驱动方式(自走式)：后轮驱动；","20100","苏农机（2018）第（0131）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1893,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","郑州希望农业机械有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300D","功率:18.4马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300D；\n配套动力标定功率/转速:13.5KW/3600r/min；\n驱动方式（自走式）：两轮驱动/两轮转向；","20100","苏农机（2019）第（0256）号","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1894,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","郑州希望农业机械有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-300C","功率:20马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-300C；\n标定功率/转速：14.7kW/2200r/min；\n驱动方式(自走式)：后轮驱动；","20100","苏农机（2018）第（0127）号","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1895,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","现代农装科技股份有限公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WZG-650","功率:28马力;形式:自走式,两驱:是 ;","规格型号\t\t3WZG-650\n型式\t\t自走式\n运输状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3900×2300×2800\n药箱容量\tL\t650\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3～0.5\n喷杆喷幅\tm\t12\n配套泵名称\t\t隔膜泵\n配套泵工作压力\tMPa\t3\n配套泵流量\tl/min\t80～85\n配套泵转速\tr/min\t540（实际工作转速）\n配套喷头型式\t\t扇形防滴喷头\n配套喷头数量\t个\t24\n配套喷头喷量(单个)\tl/min\t2.0左右","20100","部2015331","2019-12-31","通用类","北京市",""]
[1896,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","西平驰龙植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700D","功率:25马力;形式:自走式,两驱:是 ;","形式：自走式 两轮驱动 ；药箱容量：700L; 喷杆长度：10000mm; 整机工作压力：0.3-0.5MPa;液泵型式：齿轮泵；液泵压力：0.3-2.0MPa;流量：54L/min;","20100","部20180750","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1897,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:48.96马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；发动机功率：36kW（48.96马力）；整机外型尺寸： 4300×2150×3100（mm）；药箱容量：800L；两轮驱动，两轮转向；","20100","2013041401000097","2023-07-31","通用类","吉林省",""]
[1898,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","无锡亿丰丸山科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-610/16","功率:24.2马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","喷幅(m):20.1；尺寸(mm):3750*2120*2750；药箱容量(L):610；排放标准:国三。","20100","苏农机（2019）第（0260）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1899,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","无锡亿丰丸山科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-510/8","功率:18.1马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","外形尺寸(mm):3500*1720*2290；药箱容量(L):510；喷杆长度（m）：8；喷幅（m）：12。","20100","苏农机（2019）第（0259）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[1900,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1200B","功率:24.48马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套功率：18KW（24.48马力），转速：2200r/min;结构型式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（工作状态，长X宽X高）mm，4300X9500X2120；结构质量（kg)：1450；药箱额定容量：500L；喷杆喷幅m:11;；配套喷头：型式  扇形，配套喷头数量：个  20+2（侧喷）；喷杆长度：9500mm；喷杆降机构型式：电动升降；喷杆折叠机构形式：电动推杆；喷雾工作压力MPa：0.5-0.8；配套泵名称：JF-3B110齿轮泵；配套泵型式：齿轮式；配套泵流量L/min：54；离合器型式：机械 ；制动器型式：机械；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.77；轴距m：2.173； 前/后轮胎规格：前轮：1226mm、后轮：1226mm；前/后轮胎型式：橡胶轮胎；离地间隙m：0.97","20100","2016TJ197","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1901,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500GA","功率:30马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，转速：3000r/min，配套泵工作压力：1.5-4MPa，流量：36-81l/min，离地间隙：1050mm，喷杆长度：11800mm，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa","20100","部20190142","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1902,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","新乡市昌杰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500型自走式喷杆喷雾机","功率:18.37马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","外形尺寸：3700*1400*1930 mm；工作压力：0.35-0.5  MPa；喷杆长度：8030 mm；驱动形式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机结构型式：双缸风冷四冲程；药箱容积：500 L；","20100","2018281401000053","2023-12-03","通用类","河南省",""]
[1903,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","禹城市亚泰机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:28马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式,四轮驱动四轮转向, 结构尺寸（长*宽*高）:4550*2200*2610 mm配套动力名称、结构形式：单缸水冷四冲程柴油机 配套动力:20.6KW喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L  配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min","20100","2017281401000038","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[1904,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","吉林省隆博农业发展有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-650","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型号规格：3WPZ-650；结构形式：自走式；外形尺寸：4800*2900*2910；喷杆展开宽度：11900mm；配套动力：柴油机；结构形式：单缸卧式水冷四冲程；标定功率：18kW；标定转速：2200r/min；液泵/电机泵结构形式：隔膜泵；额定压力：3.0MPa；额定流量：80-100L/min；","20100","吉农机鉴2018-070","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[1905,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","洛阳福儒格机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:30马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：30马力；  \n形式：自走式，四轮驱动，四轮转向；  \n喷杆长度（mm）：9900；  \n喷幅（mm）：12000；  \n药箱容量（L）：700；","20100","2018281401000005","2023-02-11","通用类","河南省",""]
[1906,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","洛阳福儒格机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：24马力；  \n形式：自走式，四轮驱动，四轮转向；  \n喷杆长度（mm）：9900；  \n药箱容量（L）：500；","20100","部20180751","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1907,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率（kw）：18.4；形式:自走式、四轮驱动、四轮转向；配套发动机型号：常柴股份有限公司3M78（排放标准：第Ⅲ阶段）；转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3620×10000×2600（工作状态）/4000×1920×2600（运输状态）；药箱容量（L）：500；配套喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：10000；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；离合器形式：干式多片式；制动器形式：湿式多片式。","20100","苏农机（2018）第（0152）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1908,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500LD","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率（kw）：18.4；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；发动机型号：常柴3M78（国Ⅲ排放标准）;转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4000×10000×2800（工作状态）/4000×1800×2800（运输状态）；药箱容量（L）：500；配套喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：10000；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；制动器形式（自走式）：液压制动。","20100","苏农机（2018）第（0154）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1909,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500G","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率（kw）：18.4；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；发动机型号：常柴3M78（国Ⅲ排放标准）；转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4000×10000×2800（工作状态）/4000×1800×2800（运输状态）；药箱容量（L）：500；配套喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：10000；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；离合器形式（自走式）：干式多片式；制动器形式（自走式）：湿式多片式。","20100","苏农机（2018）第（0153）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1910,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WP-500G","功率:20.7马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","药箱容量500L，喷雾工作压力0.2～0.4MPa，喷杆喷幅10m，配套泵为隔膜泵，配套动力额定功率/转速为15.2/2600Kw/(r/min)","20100","2015TJ067","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1911,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:17.6kW（23.936马力）马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、单缸四冲程水冷 发动机功率/转速：17.6kW/2200r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准","20100","2017281401000040","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[1912,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-400","功率:29.4kw/40马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式，2.配套动力：四缸水冷立式柴油机，3.功率/转速kw/(r/min):29.4/2400，4.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8，5.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：5200╳1900╳2400，6.药箱容积（L）：400，7.液泵型式：隔膜泵1个，8.液泵工作压力（MPa）：0－2.5，9.液泵工作流量（L/min）：60，10.液泵转速（r/min）：600，11.喷杆喷幅（m）：9，12.配套喷头型式：锥形，13.喷头数量：16个。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","2017TJ053","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1913,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:18.7kW；驱动方式:四轮驱动；转向方式:四轮转向；形式:自走式；配套动力型式：直列三缸水冷四冲程柴油机；药箱容量:500L；整机质量:1300KG；喷杆长度:11M,喷雾工作压力:0.4-0.8MPA；配套泵:三缸柱塞泵,流量36-81L/MIN；配套喷头:扇形喷头,数量:24个。","20100","鄂2016070","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1914,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500B","功率:24.48马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","18kW（24.48马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；运输状态外形尺寸（mm）：4100X1750X2180；整机净质量（kg）:1400；喷杆展开宽度（m）：9.5；喷杆喷幅（m）：12；药箱容量（L）：500；工作压力（MPa）：0.5-0.8；配套泵名称：齿轮式高压喷雾泵；配套泵工作压力（MPa）：0.5-3；配套泵流量（L/min）:45-54；喷头数量（个）：22；喷头型式：狭缝式","20100","鲁T2016017","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1915,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800B","功率:36.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","26.5kW（36.04马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；运输状态外形尺寸（mm）：4450X1750X2470；药箱容量（L）：800；工作压力（MPa）：0.3-0.8；喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：9500；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（L/min）:60；离地间隙（mm）：940；轴距（mm）：2640；前/后轮最大轮距（mm）：1500/1500","20100","鲁T2018017","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1916,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","静快省（苏州）智能科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZ-350A","功率:19.2马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；功率：14.2ＫＷ（19.2马力）","20100","苏农机（2018）第（0268）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1917,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","禹城市亚泰机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:28马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸（长*宽*高）:4550*2200*2610 mm配套动力名称、结构形式：单缸水冷四冲程柴油机 配套动力:20.6KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:2000L配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:180L/min","20100","2017281401000038","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[1918,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WX-400HS","功率:21马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、名称：自走式水旱两用喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-400HS， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高3500×1570×3000（mm），5、药箱容量：400（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：1.0-1.5 （MPa），7、喷杆喷幅：12.7（m），8、配套动力：双缸四冲程汽油机 ， 8.1、规格型号：GXV630， 8.2、标定功率/转速：15.5kw/3600r/min， 9、配套泵：三缸柱塞泵 ， 9.1、工作压力：1.96 （MPa），9.2、流量：84（ l/min），9.3、转速：750 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.、1数量：32（个），10.2、雾锥角：60°，10.3、喷量（单个）：0.88（1.5MPa压力）（l/min），10.4、间隔：300（mm）、两端200（mm）。11、四轮转向、四轮驱动","20100","部20160364","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[1919,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","浙江俏宇机车部件有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500A","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:18.4KW,形式:自走式,四轮驱动、四轮转向,药箱容量:500L,喷杆长度:10310MM,外形尺寸:4250*1790*2900MM,喷杆(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPA,配套动力名称:柴油机,配套泵名称:隔膜泵,喷头型式:扇形雾防滴喷头","20100","部20180028","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[1920,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24.48马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","名称：自走式喷杆喷雾机；规格型号：3WPZ-500；型式：自走式；运输状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4450×1820×2960；整机净质量kg:1590;喷杆展开宽度m：10.2；喷杆喷幅m：12；药液箱容量L：500；喷雾工作压力Mpa:0.3-0.5;配套动力kW/(r/min)：18/2300；配套泵名称:MB460隔膜泵；配套泵工作压力Mpa：0-2.5；配套泵流量L/min:76.8;配套泵转速r/min:600；配套喷头型式：扇形；配套喷头数量：23；雾锥角（度）：110；喷量（单个）L/min：0.8（0.3Mpa）；喷头间隔mm：中间500，两侧220；四轮驱动，四轮转向","20100","鲁T2016007","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1921,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500A","功率:36.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机；规格型号：3WPZ-500A；型式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：工作状态3700×10790×2900mm，运输状态4500×1820×2900mm；药液箱容量：500L；喷杆作业常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10.6m；配套动力：名称：柴油机发动机，结构型式：三缸四冲程水冷，标定功率/转速：26.5kw/2400（r/min）；配套泵：型式：隔膜泵，工作压力：1-3MPa，流量：70-100L/min；离地间隙：101.5cm；轴距：206cm，前/后最大轮距：150/150cm；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向。","20100","鲁T2017028","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1922,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","樱田农机科技（泰州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-650","功率:24.072马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式：自走式；规格型号：3WP-650；工作状态外型尺寸mm：4100X15600X2850;运输状态外型尺寸mm：4100X2280X2850;药箱容量L：650；喷杆作业（整机作业）\n常用工作压力MPa：0.5-1.5；喷头型式：扇形/圆锥；喷杆升降机构型式：自动；喷杆折叠机构型式：自动；喷杆长度mm：15600；配套动力名称、结构型式：三缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率KW/(r/min):17.7/2800; 配套泵型式：活塞泵；配套泵工作压力MPa:2.5; 配套泵流量：L/min:100;离地间隙mm:1050; 轴距（自走式）mm:1500; 前/后最大轮距（自走式）mm :1500/1500; 前/后轮胎规格（自走式）前轮外径mm:900; 前轮胎宽mm：120；后轮外径mm:900; 后轮胎宽mm：120；前/后轮胎型式：实心/充气；\n制动器型式（自走式）：变速箱输出轴脚踏张紧式；离合器型式（自走式）：肢踏压制式；驱动方式（自走式）：四轮驱动+四轮转向；驾驶室（自走式）：有。\n\"","20100","苏农机（2017）第（0378）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1923,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500-A","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率;24马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20171453","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1924,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500A","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：24马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20181026","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1925,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率;36马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20181030","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1926,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600(KBA600)","功率:24.208马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：17.8kW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","苏农机(2018)第(0422)号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1927,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","中联重机股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600HB","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；配套动力：18.5kW；驱动方式/转向方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向；","20100","2017TJ753","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1928,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","中联重机股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600HA","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；配套动力：18.5kW；驱动方式/转向方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向","20100","2018TJ036","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1929,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率;36马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20171473","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1930,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","江苏鑫泰丰农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24.5马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-500；外形尺寸（mm）：工作状态4900X9620X2170，运输状态4900X1690X2170；药箱容量：500l；喷杆作业（整机工作）压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆：电动升降、电动折叠，长度9330mm；配套动力：结构形式单缸水冷柴油机，标定功率/转速18/2200kw/（r/min）；配套泵：型式齿轮泵，工作压力0.5-3.0MPa，流量37-50l/min；离地间隙：880mm；轴距：2150mm；前/后最大轮距：1500mm/1500mm；前轮胎规格：橡胶实心轮胎，外径1210mm，胎宽1800mm；后轮胎规格：橡胶实心轮胎外径1210mm，胎宽1800mm；制动器型式：鼓式制动；离合器型式：摩擦式离合器；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无；转向方式：四轮转向。","20100","部20170823","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1931,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):工作尺寸：3600×9520×2550 运输尺寸：3965×1800×2550药箱容量（L）：500；喷杆作业压力（Mpa):0.5~1.0喷头型式：扇形雾防滴喷头喷杆长度（mm):9520配套动力：三缸水冷四冲程柴油机；发动机功率：17.7kw；离地间隙（mm):830；驱动方式：全时四轮四驱 带四轮转向功能","20100","部20170774","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1932,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24.48马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称、结构型式:单缸水冷四冲程柴油机；标定功率：18KW（24.48马力），转速：2200r/min;形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（工作状态，长X宽X高）mm：4000X9685X2420；（运输状态：长X宽X高）mm：4270X1730X2420；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力MPa：0.3-0.5；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构形式：液压折叠；喷杆长度mm：9685;配套泵型式：齿轮泵；工作压力MPa：0.3-2.0；配套泵流量L/min：54；离地间隙mm：1040 ；轴距mm：2130；前后最大轮距mm：1570/1570;；； 前/后轮胎规格：前轮外径：1170mm、前轮胎宽mm：120；后轮外径mm：1170mm，后轮胎宽mm；120；前/后轮胎型式：充气橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式（自走式）：摩擦片式；驾驶室（自走式）：无。","20100","部20181035","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1933,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、形式：自走式；2、外形尺寸：4500x1820x2900mm，3、工作压力：0.2-0.4MPa；4、喷杆展开宽度：10900mm；5、限压安全装置结构形式：弹簧式；6、限定压力：≦0.48MPa；7、配套动力：柴油机；8、结构形式：三缸四冲程水冷；9、标定功率：26.5kw；10、标定转速：2400r/min；11、配套泵：隔膜泵；12、额定压力：0-2MPa；13、额定流量：65.5-70.5L/min；14、药箱材质：塑料，15、药箱容积：500L;16、喷杆材质：不锈钢；17、最高允许工作压力：0.6MPA;18、蓄电池类型：铅酸电磁；19、电磁容量：44Ah；20、标称电压：12x2（两块串联）；21、四轮转向、四轮驱动","20100","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[1934,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:48.96马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700A；工作状态外形尺寸(mm)：4200*10400*2960；运输状态外形尺寸(mm)：4600*1780*2960；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度（mm）：10400；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速（kW/r/min）：36/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；离地间隙（mm）：950；轴距（mm）：2320；前/后最大轮距(mm)：1510/1510；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：100；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：100；前/后轮胎型式：充气轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：无","20100","部20181020","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1935,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-500A","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3980×1770×2425;药箱容量L:500;喷杆喷幅m:10.5;配套泵名称:三缸柱塞泵;配套泵流量l/min:40;配套喷头型式:扇形雾喷头;配套喷头数量:22个；配套喷头雾锥角：110度；配套喷头喷量(单个)l/min：0.6；配套喷头间隔mm：500（中间）、170（两端）;","20100","部20170029","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1936,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-500B","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；工作状态外形尺寸mm:3630×9840×2750；药箱容量L:500；喷头型式:扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式:电动升降；喷杆折叠机构型式:电动折叠；喷杆长度mm\n:9840；配套泵型式:配套泵型式；配套泵流量l/min:21-34；离地间隙mm:1090；轴距mm(自走式):1320；前/后最大轮距 mm(自走式):1720/1720；前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm:900；前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm:120；前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm:900；前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm:120；前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式:橡胶充气轮胎；制动器型式(自走式):盘式制动；离合器型式(自走式):摩擦式离合器；驱动方式(自走式):四轮驱动；驾驶室(自走式):无；","20100","部20170821","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1937,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-600B","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸(工作状态)mm:4000×9830×2880；药箱容量L:600；喷头型式:扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式:电动升降；喷杆折叠机构型式:电动折叠；喷杆(喷杆长度)mm:9830；配套泵型式:三缸柱塞泵;配套泵流量l/min:52；离地间隙mm:1100；轴距(自走式)mm:1990；前/后最大轮距 (自走式)mm:1620/1620；前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)mm:1400；前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)mm:80；前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)mm:1400；前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)mm:80；前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式):实心轮胎；制动器型式(自走式):鼓式；离合器型式(自走式):摩擦片式；驱动方式(自走式):四轮四驱；驾驶室(自走式):无","20100","部20180194","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1938,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-700AL","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36马力（26.5kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min ；离地间隙：1000mm；轴距(自走式)：2300mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm","20100","苏农机(2017)第(0327)号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1939,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:15.5kw/21马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式，2.配套动力：单缸水冷卧式柴油机，3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200，4.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8，5.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4300╳1700╳2300，6.药箱容积（L）：500，7.液泵型式：高压齿轮泵1个，8.液泵工作压力（MPa）：0.5－3.0，9.液泵工作流量（L/min）：37－50，10.液泵转速（r/min）：550，11.喷杆喷幅（m）：11，12.配套喷头型式：锥形，13.喷头数量：20+2（侧喷）个。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","2017TJ051","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1940,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-518","功率:18.4kw/25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式，2.配套动力：直列三缸水冷四冲程柴油机，功率/转速kw/(r/min):18.4/2600，3.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.5，4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4700╳1900╳2900，5.药箱容积（L）：518，8.液泵型式：三缸柱塞泵1个，液泵工作压力（MPa）：1.5，液泵工作流量（L/min）：40，液泵转速（r/min）：900，9.喷杆喷幅（m）：10.5，10.配套喷头型式：锥形，喷头数量：30+2（侧喷）个。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","2017TJ052","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1941,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-300","功率:15.5kw/21马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式，2.配套动力：单缸水冷卧式柴油机，3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200，4.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.6，5.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：5900╳1900╳2100，6.药箱容积（L）：300，7.液泵型式：三缸柱塞泵1个，8.液泵工作压力（MPa）：1.5－3.5，9.液泵工作流量（L/min）： 34－52，10.液泵转速（r/min）：900，11.喷杆喷幅（m）：9，12.配套喷头型式：锥形，13.喷头数量：14+2（侧喷）个，驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","2017TJ055","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1942,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；功率（kw）：17.7kw；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20152480","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1943,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500H","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；功率（kw）：17.7kw；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20170827","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1944,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-500;外形尺寸mm：工作状态：4600×12000×2240（0.9米充气轮）4600×12000×2340（1.1米实心轮）4600×12000×2400（1.22米实心轮）；运输状态：5500×1800×2240（0.9米充气轮）5500×1800×2340（1.1米实心轮）5500×1800×2400（1.22米实心轮）；药箱容量：500L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：单缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速18/2200kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：960（0.9米充气轮）/1060（1.1米实心轮）/1120（1.22米实心轮）；轴距mm：2170；前/后最大轮距mm：1510；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮/88（1.1米实心轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","20100","苏农机（2019）第（0113）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1945,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:19.9马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4500×1490×2300;喷杆长度mm：1000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，单杠水冷四冲程；标定功率：14.7Kw/2200（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：300L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：105Ah，电压12V。","20100","2018281401000066","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[1946,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300型自走式喷杆喷雾机","功率:19.9马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4500×1490×1750;喷杆长度mm：1000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，单杠水冷四冲程；标定功率：14.7Kw/2200（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：300L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：105Ah，电压12V。","20100","2018281401000066","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[1947,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:19.9马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4500×1490×2100;喷杆长度mm：1000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，单杠水冷四冲程；标定功率：14.7Kw/2200（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：300L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：105Ah，电压12V。","20100","2018281401000066","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[1948,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","郑州兰博尔农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:18.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-500；\n发动机标定功率/转速：13.5kW/3600r/min；\n驱动型式：四轮驱动；\n转向型式：四轮转向；","20100","2017281401000004","2022-03-14","通用类","河南省",""]
[1949,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","合肥多加农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WYP-300型遥控自走式喷杆喷雾机","功率:18马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WYP-300型遥控自走式喷杆喷雾机\n产品品目：喷杆喷雾机\n结构形式：自走式\n工作压力（Mpa）：0.2~0.5\n驱动形式：四轮驱动\n转向形式：四轮转向\n发动机货电动机：13.5kW双缸风冷四冲程汽油机；1kW永磁直流电机4只；\n液（气）泵/电机泵：额定压力1.5MPa、额定流量16L/min隔膜泵3只\n药箱：90L*4","20100","2015041401000083","2020-09-21","通用类","安徽省",""]
[1950,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","合肥多加农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WYP-200型遥控自走式喷杆喷雾机","功率:18马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WYP-200型遥控自走式喷杆喷雾机\n产品品目：喷杆喷雾机\n结构形式：自走式\n工作压力（Mpa）：0.2~0.5\n驱动形式：四轮驱动\n转向形式：折腰转向（电机）\n发动机货电动机：13.5kW双缸风冷四冲程汽油机；1kW永磁直流电机4只；\n液（气）泵/电机泵：额定压力1.5MPa、额定流量16L/min隔膜泵3只\n药箱：135L*2","20100","2015041401000083","2020-09-21","通用类","安徽省",""]
[1951,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-600L","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36马力（26.5kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：600L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，直列水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min；离地间隙：950mm；轴距(自走式)：2300mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm","20100","苏农机(2017)第(0098)号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1952,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","自走式喷杆喷雾机","SWAN3WP-500","功率:23马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式；喷幅：9.5M；药箱容量：500L；配套泵：三缸柱塞泵、转速1520r/min；配套喷头：型式：圆锥、数量：21+4（侧喷）；配套动力：柴油机、规格型号：3TNM72-ATE、额定功率/转速：17.1kw/3600(r/min)；","20100","2015TJ601","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1953,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","井关农机（常州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500A(JKB18C-DP5YM)","功率:18马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率:13.9KW（18马力）；型式:自走式；四轮驱动、四轮转向；转速:2500r/min；外形尺寸(长×宽×高):3980×1770×2520(mm)（运输状态）；3615*9740*2520（工作状态）；药箱容量(L):500、喷雾工作压力(MPA):2.5(额定压力)；喷杆喷幅(M):11；配套动力结构型式:立式水冷3缸4冲程；型号：E3112-J03型；功率：13.9KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","20100","苏农机（2017）第（0250）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1954,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","井关农机（常州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500B（JKB22C-S5TXB）","功率:22马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率:16.3KW（22马力）；型式:自走式；四轮驱动、四轮转向；转速:2500r/min；运输状态外形尺寸(长×宽×高):4030×1940×2755(mm)；工作状态外形尺寸：3700*9800*2755(mm)；药箱容量(L):500、喷雾工作压力(MPA):2.5；配套动力结构型式:立式三缸水冷4冲程；型号：E3112-J06型；功率：16.3KW；制造商：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","20100","苏农机（2017）第（0371）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1955,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600A","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：26.5KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4450×1820×2500（mm）；药箱容量：600L；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；喷杆长度：10000mm；喷头型式：扇形雾防滴喷头；配套动力名称、结构型式：三缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：26.5KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","20100","部20180009","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1956,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500B","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：18KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4450×1790×2180（mm）；药箱容量：500L；喷雾工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆喷幅：10.5m；配套喷头型式：扇形；配套喷头数量：19+2（侧喷）；配套喷头雾锥角：110度；配套喷头间隔：500mm；配套泵名称：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：45L/min；配套泵转速：600r/min;配套动力名称、结构型式：单缸柴油机；配套动力标定功率/转速：18KW/2200（r/min）；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","2017TJ120","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1957,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600A","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：26.5KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4450*1820*2500；药箱容量：600L；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：10000mm；配套动力名称、结构型式：三缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：26.5KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","部20180226","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1958,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500B","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：18KW；型式：自走式,四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4600*1820*2430；药箱容量：500L；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：10400mm；配套动力名称、结构型式：单缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：18KW/2200(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","部20180224","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1959,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500HWS","功率:18kW/24.48马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","名称:自走式喷杆喷雾机规格型号:3WPZ-500HWS型式:自走式、轮式配套动力:柴油机18/2200KW/(r/min)现配国三柴油机:18/2200KW/(r/min)运输状态外形尺寸(长×宽×高):4500mm×1580mm×2245mm(0.9米充气轮）/4580mm×1580mm×2345mm（1.1米实心轮） 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×10000×2245（0.9米充气轮）4350×10000×2345（1.1米实心轮）药箱容量:500L喷杆作业常用工作压力:0.5~0.8MPa喷杆升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度 10mn配套喷头型式 扇形. 配套泵名称:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22-30L/min离地间隙:960mm(0.9米充气轮)/1060mm(1.1米实心轮)轴距：2160mm前/后最大轮距:1510/1510mm前/后轮胎规格:前轮外径:900mm（0.9米充气轮）/1100mm(1.1米实心轮）前轮胎宽:100mm（0.9米充气轮）/80mm（1.1米实心轮）后轮外径:900mm（0.9米充气轮）/1100mm(1.1米实心轮）后轮胎宽:100mm（0.9米充气轮）/80mm（1.1米实心轮）前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:干式单片常接合摩擦式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","鲁T2018102","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1960,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-550型自走式喷杆喷雾机","功率:30马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-550型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 4680×1850×2280；\n整机喷杆长度 mm 10800；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   三缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 22.1；\n发动机标定转速 r/min 2350；\n液泵结构型式   隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0-2.5；\n液泵额定流量 L/min 60；\n药箱容积 L 550；\n药箱材质   塑料；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 60；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[1961,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 4660×1850×2300；\n整机喷杆长度 mm 10700；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   单缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 18；\n发动机标定转速 r/min 2200；\n液泵结构型式   隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0-2.5；\n液泵额定流量 L/min 60；\n药箱容积 L 500；\n药箱材质   塑料；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 45；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[1962,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:38.08马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称，结构型式：四缸立式水冷四冲程柴油机;标定功率：28kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式:四轮转向；喷杆折叠结构型式：液压折叠；喷杆长度：12米；喷头型式：扇形雾防滴喷头；药箱容积：400L×2","20100","2013041401000072","2023-07-27","通用类","吉林省",""]
[1963,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市科兴机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WSH-500G","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；转向型式：四轮转向；喷杆喷幅：11m；配套动力名称：单缸卧式四冲程柴油机、规格型号：L28、标定功率：18kW；运输状态尺寸（长×宽×高）：4600mm×1600mm×2100mm；结构质量（药箱空置状态）：1560Kg；药箱容量：500L；配套泵名称：隔膜泵、型号：MB345/2.5型、流量：90L/min、数量：1个；配套喷头型式：扇形雾喷头、数量：23个、间隔：500mm（中间）300mm（两端）、喷量（单个）：2.4L/min。","20100","部20170022","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1964,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:48.96马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州泰达机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州泰达机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）4560×1800×2960；喷杆长度(mm)：10400；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；","20100","2018281401000013","2023-03-04","通用类","山东省",""]
[1965,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","大阳通用机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:20.67马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","名称:自走式喷杆喷雾机；规格型号:3WPZ-500；型式:自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3930×1770×2540；整机净质量(kg):1160；喷杆展开宽度(m):9.62；喷杆喷幅(m):12；药液箱容量(L):500；喷雾工作压力(MPa):0.3～0.5；配套动力:15.2kW/2600r/min；配套泵名称:三缸柱塞泵，配套泵工作压力(MPa):1.5，配套泵流量(L/min):40，配套泵转速(r/min):1200；配套喷头型式:扇形喷头，配套喷头数量(个):34,配套喷头雾锥角:80度，配套喷头喷量(单个)L/min:0.77；配套喷头间隔（mm）:160(两端),330(其余)。","20100","鲁T2016001","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1966,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:22.3马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：自走式；3、整机工作压力：0.3-0.5MPa；4、整机驱动型式：四轮驱动；5、整机转向型式：四轮转向；6、整机外形尺寸（单位mm）：4200×1870×2700；7、整机喷杆长度（单位M）10M；8、整机净重：1410KG；\n9、发动机或电动机结构型式：进口三缸水冷四冲程；10、发动机或电动机标定功率/转速kW/（r/min）：16.4/2800；马力：22.3，马力；11、药箱容积：500升。","20100","2015041401000060","2020-07-07","通用类","山东省",""]
[1967,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","水旱两用喷杆喷雾机","3WSH-1000","功率:23马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、名称：水旱两用喷杆喷雾机；\n2、规格型号：3WSH-1000；\n3、型式：自走式；\n4、运输状态外形尺寸（长×宽×高）3100×1600×2480（单位mm）；\n5、药箱容量：400L；\n6、喷雾工作压力：0.4～0.6MPa\t；\n7、喷杆喷幅：10M；\n8、配套泵名称\t：三缸柱塞泵；\n9、配套泵工作压力：2.5～4MPa；\n10、配套泵流量：36～81L/min；\t\n11、配套泵转速：400～900r/min\t\n12、配套喷头型式：扇形喷头；\n13、配套喷头数量：16个；\n14、配套喷头雾锥角：110°；\n15、配套喷头喷量（单个）：0.5 MPa时1.52（11003） 0.76（110015） 0.51（11001）L/min；\t\n16、配套喷头间隔：500mm；\n17、配套动力名称：双缸汽油机；\n18、配套动力规格型号：386777；\n19、配套动力额定功率/转速：17.2/3600kW/(r/min)，23马力。","20100","2015TJ056","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1968,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","水旱两用喷杆喷雾机","3WSH-500","功率:22.3马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、名称：水旱两用喷杆喷雾机；\n2、规格型号：3WSH-500；\n3、型式：自走式；\n4、运输状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×1760×2900单位mm；\n5、药箱容量：500L；\n6、喷雾工作压力：0.4～0.6MPa；\n7、喷杆喷幅：12.2M；\n8、配套泵名称：三缸柱塞泵；\n9、配套泵工作压力：2.5～4MPa;\n10、配套泵流量:36～81L/min;\n11、配套泵转速：400～900r/min；\n12、配套喷头型式：扇形喷头；\n13、配套喷头数量：18+2个；\n14、配套喷头雾锥角：110°；\n15、配套喷头喷量（单个）：0.5 MPa时1.52（11003） 0.76（110015） 0.51（11001）L/min；\n16、配套喷头间隔：500mm；\n17、配套动力名称：三缸柴油机；\n18、配套动力规格型号：3C100LWS；\n19、配套动力额定功率/转速：16.4/2800kW/(r/min)，22.3马力。","20100","2015TJ055","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1969,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300型自走式喷杆喷雾机","功率:19.9马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4500×1490×1750;喷杆长度mm：1000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，单杠水冷四冲程；标定功率：14.7Kw/2200（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：300L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：105Ah，电压12V。","20100","2017281401000049","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[1970,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500H","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-500H型自走式喷杆喷雾机参数 型式：自走式 规格型号：3WPZ-500H 外形尺寸：工作状态3900×10000×2345mm 运输状态 4500×1580×2345mm  药箱容量：500L 喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.5~0.8MPa喷头型式：扇形 喷杆：升降机构型式：电动推杆 折叠机构型式：电动推杆 喷杆长度：10.0m 配套动力：名称、机构型式 柴油机、单缸直列水冷四冲程国三发动机 标定功率／转速18／2200kW(r／min) 配套泵：型式 三缸柱塞泵 工作压力：2.0~4.0 MPa流量22~30L／min 离地间隙：106.0cm 轴距：216.0cm 前／后最大轮距151.0／151.0 前／后轮胎规格：前轮外径110.0cm前轮胎宽8.0cm 前／后轮胎型式：高花实心橡胶轮 制动器型式：鼓式 离合器型式：干式单片常结合摩擦式 驱动方式：四轮驱动 四轮转向 驾驶室：无","20100","鲁T2017039","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1971,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500A型水旱两用喷杆喷雾机","功率:24.7马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：自走式；3、整机工作压力：0.3-0.5MPa；4、整机驱动型式：四轮驱动；5、整机转向型式：四轮转向；6、整机外形尺寸（单位mm）：4600×2150×2850；7、整机喷杆长度：10米；8、整机水平射程或喷幅：12.2米；9、整机净重：1520KG；10、发动机或电动机结构型式：三缸四冲程水冷柴油发动机；11、发动机或电动机标定功率/转速：18.2KW/3000r/min；12、药箱药箱容积：500升。","20100","2015041401000060","2020-07-07","通用类","山东省",""]
[1972,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700H","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-700H型自走式喷杆喷雾机参数 型式：自走式 规格型号：3WPZ-700H 外形尺寸：工作状态3740×10000×2435mm 运输状态 4500×1620×2435mm  药箱容量：700L 喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.5~0.8MPa喷头型式：扇形 喷杆：升降机构型式：电动推杆 折叠机构型式：电动推杆 喷杆长度：10.0m 配套动力：名称、机构型式 柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机 标定功率／转速26.5／2400kW(r／min) 配套泵：型式 三缸柱塞泵 工作压力：2.0~4.0 MPa流量22~30L／min 离地间隙：90.0cm 轴距：215.0cm 前／后最大轮距150.0／150.0 前／后轮胎规格：前轮外径92.0cm前轮胎宽12.0cm 前／后轮胎型式：高花充气橡胶轮胎 制动器型式：鼓式 离合器型式：干式单片常结合摩擦式 驱动方式：四轮驱动 四轮转向 驾驶室：无","20100","鲁T2017040","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1973,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:19.9马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4500×1490×2100;喷杆长度mm：1000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，单杠水冷四冲程；标定功率：14.7Kw/2200（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：300L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：105Ah，电压12V。","20100","2017281401000049","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[1974,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:19.9马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4500×1490×2300;喷杆长度mm：1000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，单杠水冷四冲程；标定功率：14.7Kw/2200（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：300L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：105Ah，电压12V。","20100","2017281401000049","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[1975,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：24马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20171461","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1976,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700E","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：36马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20180347","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1977,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","南通市广益机电有限责任公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500D","功率:38马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-500D型自走式喷杆喷雾机；外形尺寸：长*宽*高   3200*1760*2400（mm；（喷杆未展开时，不含粒剂撒布器）净    重:  1480kg 底盘高度：1.1m车轮规格： 950*100（mm）           轮    距：1.5m（轴距1.7m）转弯半径：＜3m 药箱容积：500L 油箱容积：70L    遥控距离：≤150m 喷杆长度：11.2m（展开尺寸），喷幅≤12m喷嘴数量：23只（分五节可自动选择开、关） 药液喷量：F110-1.0橙色喷嘴300~850L/h F110-1.5绿色喷嘴700~1200L/h ASJ110-03蓝色喷嘴1400~2400L/h V110AG-04红色喷嘴1700~2800L/h工作压力：0.2~0.6MPa（ZETA100TS1C隔膜泵）配套动力：柴油发电机组动力（ZN390B）28.5KW/2600r/min驱动形式：四轮（直流永磁无刷电机）独立驱动 驱动（每只）电机参数：72V-4KW-1100r/min液泵动力：直流永磁无刷电机72V-3KW-3000r/min 行走速度：3~10KW/h爬坡能力：25°允许侧倾角度：＜20°","20100","苏农机（2018）第（0351）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1978,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","南通市广益机电有限责任公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500K","功率:38马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-500K型自走式喷杆喷雾机外形尺寸：长*宽*高   3200*1760*2400（mm）（喷杆未展开时，不含粒剂撒布器）净    重:  1410kg  底盘高度：1.1m车轮规格： 950*100（mm）           轮    距：1.5m（轴距1.7m）转弯半径：＜3m 药箱容积：500L油箱容积：70L                        遥控距离：≤150m喷杆长度：11.2m（展开尺寸），喷幅≤12m 喷嘴数量：23只（分五节可自动选择开、关） 药液喷量：F110-1.0橙色喷嘴300~850L/h F110-1.5绿色喷嘴700~1200L/h ASJ110-03蓝色喷嘴1400~2400L/h V110AG-04红色喷嘴1700~2800L/h工作压力：0.2~0.6MPa（ZETA100TS1C隔膜泵）配套动力：汽油发电机组动力（CH980）28.3KW/3600r/min\n   驱动形式：四轮（直流永磁无刷电机）独立驱动驱动（每只）电机参数：72V-4KW-1100r/min\n   液泵动力：直流永磁无刷电机72V-3KW-3000r/min 行走速度：3~10KW/h爬坡能力：25°\n   允许侧倾角度：＜20°","20100","苏农机（2018）第（0352）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1979,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊爱地植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","功率:20.7马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：16.4KW；形式：自走式；喷幅：10m；四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；","20100","鲁T2015036","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1980,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24.48马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（工作状态）：3970*9750*2250（mm）；运输状态：4300*1700*2250（mm）；药箱容量（L）：500；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头：扇形喷头；喷杆长度（mm）：9750；发动机标定功率/转速（KW/r/min）：18/2200；配套泵型式：齿轮泵；配套泵压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（l/min）：54；离地间隙（m）：0.89；轴距（m）：2.15；制动器型式：鼓式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四驱。","20100","部20171463","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1981,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:18.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式\n规格型号：3WP-500；\n发动机标定功率/转速：13.5kW/3600r/min；\n驱动型式：四轮驱动；\n转向型式：四轮转向；","20100","2017281401000053","2023-01-04","通用类","河南省",""]
[1982,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","台州市轩信机械有限公司","喷杆式喷雾机","XZ-S300型智能喷杆喷雾机","功率:/马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","水旱地两用：全程遥控远程作业：80AH锂电池绿色环保：四轮四驱：0.5KW*4永磁直流电机：喷杆长6000mm、自动伸展、自动升降、附带远距离撒肥功能","20100","2018041401000047","2023-10-30","通用类","浙江省",""]
[1983,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式高地隙喷杆喷雾机","3WYTZ600-12","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式，外形尺寸：4300×13000×4000，药箱额定容量600L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：13m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：三缸水冷四冲程，配套泵流量：40-68L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：无，前后最大轮距：200、210、220、230、240cm可调,轴距：210.0cm，前轮外径：110.0cm，前轮胎宽：12.0cm，后轮外径：110.0cm，后轮胎宽：12.0cm，前后轮胎型式：实心高花橡胶。","20100","鲁T2016133","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1984,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:25.74kw/35马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*1700mm*3200mm,药箱容量：500L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：单缸水冷卧式柴油机，选配柴油机四缸水冷立式，标定功率/转速：25.74/2500kw(r/min)，选配25.8/2400kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，选配隔膜泵，选配柱塞泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，选配0.3~2.1Mpa，选配0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，选配60L/min，选配34~58L/min，离地间隙：850~1600mm（可调），轴距（自走式）：1600~2300mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1500~1800mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0228）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[1985,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市世昌机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","名称：自走式喷杆喷雾机 规格型号：3WPZ-500 型式：自走式、轮式 配套动力：柴油机18/2300KW/(r/min) 现配国三柴油机：18/2200KW/(r/min) 运输状态外形尺寸（长×宽×高）：5270mm×1710mm×1960mm 整机净重量：990kg 药箱容量：500L 喷雾工作压力：0.5～0.8MPa 喷杆喷幅：12m 配套泵名称：齿轮式高压喷雾泵 工作压力：0.5～3.0MPa 流量：36.6-50L/min 转速：550r/min 配套喷头 型式：锥形 数量：24个 雾锥角：110。喷量:1.2(工作压力0.3MPa) 间隔490mm驱动方式：四轮驱动、四轮转向","20100","鲁T2015015","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1986,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东金富尔机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式、四轮转向、四轮驱动;规格型号:3WPZ-500;药箱容量:500L喷杆长度:9640mm;配套动力名称、结构型式:单缸水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率:18KW","20100","部20171457","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1987,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东金富尔机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式、四轮驱动、四轮转向；规格型号：3WPZ-600；药箱容量：600L；喷杆长度：9000mm；配套动力名称、结构型式：单缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率：17.6kw；配套泵型式：三缸柱塞泵","20100","部20171458","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1988,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPJSHZ-600","功率:36.8/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向 。喷头数量：24。  药壁升降：液压自动。 药壁折叠：液压自动。 喷幅宽度：12m。 轮距：1.55m。地隙高低：1.3m、药箱容量L:600,","20100","黑2017035","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1989,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n规格型号 / 3WPZ-700B；\n外形尺寸(工作状态) mm 4380×10400×2500；\n外形尺寸(运输状态) mm 4600×1800×2500；\n药箱容量 l 700；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形雾防滴喷头；\n喷杆升降机构型式 / 液压升降；\n喷杆折叠机构型式 / 液压折叠；\n喷杆(喷杆长度) mm 10400；\n配套动力名称、结构型式 / 四缸水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 26.5/2400；\n配套泵型式 / 齿轮泵；\n配套泵工作压力 MPa 0.3-2.0；\n配套泵流量 l/min 60；\n离地间隙 mm 1000；\n轴距(自走式) mm 2420；\n前/后最大轮距 (自走式) mm 1580/1580；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) mm 1200；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) mm 100；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) mm 1200；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) mm 100；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) / 实心轮胎；\n制动器型式(自走式) / 鼓式；\n离合器型式(自走式) / 摩擦式；\n驱动方式(自走式) / 四轮驱动；\n\"","20100","部20180219","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1990,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WSH-500G","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5400×1850×2350；药箱容量：480L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","苏农机（2017）第（0040）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1991,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WSH-600G","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5000×1850×2400；药箱容量：600L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11300mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：26.5kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","苏农机（2017）第（0042）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1992,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","常州雪绒花机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600A","功率:24.5马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；药箱容量：600L；配套动力：18KW、转速3000r/min。","20100","鄂2017059","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1993,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","常州雪绒花机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500","功率:22.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；药箱容量：500L；配套动力：国三标准三缸四冲程水冷柴油机、功率16.4KW、转速：2800r/min。","20100","鄂2018052","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1994,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","常州雪绒花机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600","功率:19马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；药箱容量：600L；配套动力：功率14KW、转速：2400r/min","20100","2015TJ036","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1995,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","常州雪绒花机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500A","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；药箱容量：500L；配套动力：国三标准三缸四冲程水冷柴油机、功率18.5KW、转速：3600r/min","20100","鄂2018081","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1996,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州迈特车桥制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500D","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向\n规格型号 / 3WPZ-500D；\n工作状态外形尺寸 mm 4700×10800×2800；\n运输状态外形尺寸  4700×1700×2800；\n药箱容量 L 500；\n喷杆作业（整机作业）常用作业压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形；\n喷杆升降机构型式 / 液压；\n喷杆折叠机构型式 / 液压；\n喷杆长度 m 10.8；\n配套动力名称、结构型式 / 卧式单缸水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW(r/min) 18/2200；\n配套泵型式 / 隔膜泵；\n配套泵工作压力 MPa 0～2.5；\n配套泵流量 L/min 60；\n离地间隙 cm 100；\n轴距 cm 212；\n前/后最大轮距 cm 150.0/150；\n前轮外径 cm 120；\n前轮胎宽 cm 10；\n后轮外径 cm 120；\n后轮胎宽 cm 10；\n前/后轮胎型式 / 实心橡胶轮；\n制动器型式 / 鼓式；\n离合器型式 / 干式多片常结合摩擦式；\n驱动方式 / 四轮驱动；\n\"","20100","鲁T2017029","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1997,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州迈特车桥制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1200A","功率:30马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n运输状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5000×2070×3000；\n整机净质量 kg 1720；\n喷杆展开宽度 m 12；\n喷杆喷幅 m 12；\n药液箱容量 L 550；\n喷雾工作压力 MPa 0.3～0.5；\n配套动力 kW/（r/min） 22.1/2350；\n配套泵名称 / 隔膜泵；\n配套泵工作压力 MPa 2.5；\n配套泵流量 L/min 90～100；\n配套泵转速 r/min 550～600；\n配套喷头型式 / 扇形 110°；\n配套喷头数量 个 26；\n配套喷头雾锥角 度 110°；\n配套喷头喷量(单个) L/min 0.8（0.3 MPa）；\n配套喷头间隔 mm 500；\"","20100","鲁T2016006","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1998,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5400×1850×2350；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：单缸卧式水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：950mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20180367","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1999,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；整机工作压力：0.3-0.5MPa; 液泵型式：齿轮泵；液泵压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：700L；喷杆长度：10000mm；","20100","2018041401000013","2023-02-22","通用类","河南省",""]
[2000,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-500L","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：24马力（18kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa;喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，单缸卧式水冷四冲程；配套动力标定转速：2200r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min；离地间隙：1000mm；轴距(自走式)：2150mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm","20100","苏农机(2017)第(0097)号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2001,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：26.5kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆喷幅：10.4m；药箱容量：600L；","20100","部20180227","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2002,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：18kw/2200r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.6Mpa；喷杆喷幅：12m；药箱容量：500L；","20100","部20170020","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2003,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WP-500GA","功率:27马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","药箱容积：500L，功率：27马力，型式：自走式喷杆喷雾机，四轮驱动、四轮转向","20100","鲁T2018061","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2004,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZ-500G","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4500×1850×2300；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10m；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：100cm；驱动方式：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","鲁T2016135","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2005,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZ-600G","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4500×1850×2400；药箱容量：600L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10m；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：26.5kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：125cm；驱动方式：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","鲁T2016137","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2006,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-1000J-2D","功率:50马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):工作尺寸：(4000-5300)X18000X(3160-3670) 运输尺寸：5300X2460X3160药箱容量（L）：500X2;喷杆作业压力（Mpa):0.3~0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度（mm):14200；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1780;驱动方式：后轮驱动。","20100","部20181018","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2007,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","北京丰茂植保机械有限公司","自走式高秆作物喷杆喷雾机","3WX-1000G","功率:88.4马力;形式:自走式,两驱:是 ;","1、名称：自走式高秆作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-1000G， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高7700×2400×3500（mm），5、药箱容量：1000（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：16（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机 ， 8.1规格型号：4L88， 8.2标定功率/转速：65/2600， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1：工作压力：2.0 （MPa），9.2流量：124.7（ l/min），9.3：转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1数量：32（个），10.2雾锥角：110°，10.3喷量（单个）：3#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），2#：0.79（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），10.4间隔：500（mm），11、两驱动。","20100","部20160373","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[2008,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","北京丰茂植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1300","功率:60马力;形式:自走式,两驱:是 ;","1、型式：自走式；2、规格型号；3WPZ-1300;3、外形尺寸：4600x2500x3200mm；4、药箱容量：1300L；5、喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa;6、喷头型式：扇形雾防滴喷头；7、喷杆升降机构型式：液压升降；8、喷杆折叠机构型式：中段液压、末端手动；9、喷杆长度：16160mm；10、配套动力的名称、结构形式：四缸四冲程柴油机；11、标定功率/转速：44.1/2300(KW/r/min);12、配套泵型式：隔膜泵；13、配套泵工作压力：0-2(MPa);14、配套泵流量：126-132（L/min）；15、离地间隙：1170mm；16、轴距：2300mm；17、前/后轮最大轮距：2200/2200;18、前轮外径：995mm；19、前轮胎宽：210mm；20、后轮外径：1250mm；21、后轮胎宽：240mm；22、前/后轮胎型式：充气橡胶轮胎；23、制动形式（自走式）：静液压制动；24、离合器型式（自走式）：无离合器；25、驱动型式（自走式）：后轮驱动；26、驾驶室（自走式）：有","20100","部20170834","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[2009,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-300","功率:36.8kw/50马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：3500mm*2600mm*2200mm,药箱容量：300L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：36.8/2500kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，离地间隙：150~260mm（可调），轴距（自走式）：1500~2000mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1000~1200mm（可调），驱动方式（自走式）：前轮机械式驱动/后轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0224）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2010,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LC型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式,两驱:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：11100mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：柱塞泵；配套泵额定压力：2.0-4.0MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2011,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1200A","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套功率：36.8KW（50.048马力），转速：2400r/min；结构型式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（工作状态，长X宽X高）mm，4200X9500X2300；结构质量（kg)：1750；药箱额定容量：700L；喷杆喷幅m:11;；配套喷头：型式  扇形，配套喷头数量：个  20+2（侧喷）；喷杆长度：9500mm；喷杆升降机构型式：电动升降；喷杆折叠机构形式：电动推杆；配套泵名称：MB460/2.5隔膜泵；配套泵型式：隔膜式；配套泵流量L/min：60；离合器型式：机械 ；制动器型式：机械；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.77；轴距m：2.415； 前/后轮胎规格：前轮：1226mm、后轮：1226mm；前/后轮胎型式：橡胶轮胎；离地间隙m：0.97","20100","2016TJ196","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2012,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700-25型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700-25型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：四轮自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：5510×2410×3270；喷杆长度(mm)：23400；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2；","20100","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[2013,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5Mpa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5670×2860×2940；喷杆长度(mm)：16700净重（kg）2310；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：1600；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2","20100","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[2014,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5Mpa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5600×2800×3320；喷杆长度(mm)：16720净重（kg）2800；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1000×2；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2","20100","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[2015,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD-50型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700LD-50型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：四轮自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：5080×2510×3200；喷杆长度(mm)：16500；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）；","20100","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[2016,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700G","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa，喷杆长度：11800mm，配套动力：四缸四冲程水冷柴油发动机，转速：2400r/min，工作压力：1.5-4MPa，流量：36-81l/min，离地间隙：1100mm","20100","部20190143","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2017,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700GA","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa，喷杆长度：17100mm，配套动力：四缸四冲程水冷柴油发动机，转速：2400r/min，工作压力：1.5-4MPa，流量：36-81l/min，离地间隙：1100mm","20100","部20190144","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2018,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊森海机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：；外形尺寸（工作状态，长×宽× 高)mm：3930×12530×2370；药箱额定容 量：700L；喷杆喷幅m：12；配套喷头型式：扇形防滴喷头；配 套喷头数量：26；喷杆长度：12.43m；喷杆升降机构型 式：电动升降；喷杆折叠机构型式：中间电动、末段手动折叠；配套泵名称： 齿轮泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量：60L/min；离合器型 式：摩擦式；制动器型式：蝶式；驱动方式/转向方式： 四轮驱动、四轮转向；驾驶室：无驾驶室；前/后最大轮距mm：1600；轴距mm： 2340；前/后轮胎规格(分别填写)：前轮外经：940mm,前轮胎宽110mm，后轮外径：940mm,后轮胎宽：110mm,前/后轮胎型式：充气轮胎。","20100","部20171452","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2019,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700K型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4600×1900×2415(1170mm充气轮）4800×1900×2650（1600mm实心轮）;喷杆长度mm：16500；喷幅/水平射程mm：18000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四杠水冷四冲程；标定功率：36.8Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：42-50；药箱容积：700L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压V：12×2","20100","2018281401000067","2023-12-12","通用类","山东省",""]
[2020,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4800×1780×2550（1200实心轮）、4800×1780×2420（960充气轮）\n喷杆长度（mm)：10600；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","2019041401000010","2024-01-29","通用类","山东省",""]
[2021,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4690×1870×2630；\n喷杆长度（mm)：10600；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min","20100","2019041401000010","2024-01-29","通用类","山东省",""]
[2022,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4540×1630×2550（1220实心轮,1200充气轮）,\n喷杆长度（mm)：17670；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min),","20100","2019041401000010","2024-01-29","通用类","山东省",""]
[2023,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东昊特机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","整机产品品目 :喷杆喷雾机 ;整机结构型式 :自走式 ;整机工作压力 MPa :0.3-0.4 ;整机驱动型式 :四轮驱动 ;整机转向型式 :折腰转向 整机外形尺寸 mm:5600×1900×2850 ;整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm :10000 ;整机限压安全装置 ：有 ；发动机或电动机名称 ：柴油机 ；发动机或电动机结构型式 ：四缸直列水冷四冲程 ；发动机或电动机标定功率/转速 r/min ：36.8/2400 ；发动机或电动机生产方式 ：采购 ；液(气)泵/电机泵结构型式 ：齿轮式高压喷雾泵 ；液泵/电机泵额定压力 Mpa ：0.3-2.0 ；液泵/电机泵额定流量 L/min ：60（100ml/转） ；液泵/电机泵生产方式 ：采购 ；药箱药箱容积 l：500 ；药箱材质 ：聚乙烯LDPE ；药箱生产方式 ：采购 ；空气室（储压容器）材质 ：不锈钢 ；空气室（储压容器）质量 g ：217 ；空气室（储压容器）安装位置 ：外置 ；空气室（储压容器）生产方式 ：采购 ；限压安全装置结构型式 ：机械限位式 ；限压安全装置限定压力 Mpa ：≤0.48 ；限压安全装置生产方式 ：采购 ；喷杆材质 ：PPR ；喷杆允许最大工作压力 Mpa ：0.6 ；喷杆生产方式 ：采购 ；承压管材质 ：橡塑 ；承压管允许最大工作压力 Mpa ：22（200kgf/c㎡）/4.0 ；承压管生产方式 ：采购 ；开关组合允许最大工作压力 Mpa ：0.6 ；开关组合生产方式 ：采购 ；蓄电池类型类型 ：铅酸免维护蓄电池 ；蓄电池容量 Ah ：60 ；蓄电池标称电压 V ：12×2（串联） ；蓄电池生产方式 ：采购","20100","2019041401000032","2024-04-24","通用类","山东省",""]
[2024,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800DK-4","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；工作状态外形尺寸（mm）4520×10090×3050，运输状态外形尺寸（mm）4750×2330×3050；药箱容积800L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-1.0MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10090mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：1100mm；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1830/1830mm；前轮外径：1600mm；前轮胎宽：90mm；后轮外径：1600mm；后轮胎宽：90mm；前后轮胎型式：实心橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：有","20100","部20181046","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2025,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800K-4","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；工作状态外形尺寸（mm）4580×10090×3180，运输状态外形尺寸（mm）4720×2380×3180；\n药箱容积800L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-1.0MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10090mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：1100mm；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1830/1830mm；前轮外径：1600mm；前轮胎宽：90mm；后轮外径：1600mm；后轮胎宽：90mm；前后轮胎型式：实心橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无","20100","部20181037","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2026,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800D-4","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；喷杆作业常用工作压力0.3~1.0MPa；工作状态外形尺寸（mm）4730×10090×3000，运输状态外形尺寸（mm）4600×1870×3000；药箱容积800L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-1.0MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10090mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：1020mm；轴距：2260mm；前/后最大轮距：1800/1800mm；前轮外径：1230mm；前轮胎宽：80mm；后轮外径：1230mm；后轮胎宽：80mm；前后轮胎型式：实心橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无","20100","部20181036","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2027,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：36.8kW（50.048马力）；整机外型尺寸： 5300×2460×3160 （mm）；药箱容量：800L:；四轮驱动，四轮转向；","20100","2013041401000097","2023-07-31","通用类","吉林省",""]
[2028,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-800","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8kW；驱动方式:四轮驱动、四轮转向；形式:自走式，配套动力型式：直列四缸水冷四冲程柴油机，整机质量：1530Kg，喷杆长度：9.6m，喷雾工作压力：0.4-0.8Mpa，配套泵：隔膜泵，流量：80-120L/min，配套喷头：扇形喷头，数量：20个","20100","鄂2016071","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2029,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700TL型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8kW；驱动方式:四轮驱动；转向方式：四轮转向；形式:自走式，配套动力型式：直列四缸水冷四冲程柴油机，喷杆长度：11m，配套泵：三缸柱塞泵","20100","2015041401000067","2020-08-03","通用类","山东省",""]
[2030,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:5460×1700×2465(900mm充气轮）5460×1700×2660（1220mm实心轮）;喷杆长度mm：12000；喷幅/水平射程mm：15000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四杠水冷四冲程；标定功率：36.8Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：22-30；药箱容积：700L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压V：12×2","20100","2018281401000067","2023-12-12","通用类","山东省",""]
[2031,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700P型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4600×1700×2600(1170mm充气轮）4600×1700×2625（1220mm实心轮）;喷杆长度mm：16500；喷幅/水平射程mm：18000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四杠水冷四冲程；标定功率：36.8Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：42-50；药箱容积：700L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压V：12×2","20100","2018281401000067","2023-12-12","通用类","山东省",""]
[2032,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700W型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4600×1700×2600(1170mm充气轮）4600×1700×2625（1220mm实心轮）;喷杆长度mm：16500；喷幅/水平射程mm：18000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四杠水冷四冲程；标定功率：36.8Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.0；额定流量L/min：42-50；药箱容积：700L；空气室材质：不锈钢；空气室质量：300g；蓄电池：铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压V：12×2","20100","2018281401000067","2023-12-12","通用类","山东省",""]
[2033,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","江苏玉缘机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kw马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式；四轮驱动；四轮转向；36.8kw；2400r/min；","20100","2018281401000065","2023-12-10","通用类","江苏省",""]
[2034,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","江苏玉缘机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:44.2kw马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式；四轮驱动,四轮转向；44.2kw；2300r/min；","20100","2018281401000065","2023-12-10","通用类","江苏省",""]
[2035,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式\n外形尺寸（mm):工作尺寸：4135X11800X2865\n 运输尺寸：5035X1840X2865\n药箱容量（L）：700\n喷杆作业压力（Mpa):0.5~1.0\n喷头型式：扇形雾防滴喷头\n喷杆长度（mm):11800\n配套动力：四缸水冷四冲程柴油机\n离地间隙（mm):1000\n驱动方式：全时四轮四驱 带四轮转向功能","20100","部20171447","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2036,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-1000J-4D","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):工作尺寸：(5400-6100)X18000X(2850-3700) 运输尺寸：5620X3000X2850药箱容量（L）：500X2;喷杆作业压力（Mpa):0.3~0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度（mm):17800；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1720;驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","20100","部20181016","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2037,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","常州东风农机集团有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式，四轮驱动、四轮转向，配套额定功率:36.8kw,药箱容量：700L，外形尺寸（长×宽×高）(mm):4000×9130×2950.","20100","苏农机（2017）第（0383）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2038,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","江苏悦达智能农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","发动机功率36.8KW；自走式；药箱容量700L;扇形喷头；电动控制升降、折叠机构；四轮驱动；四轮转向","20100","苏农机（2018）第（0138）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2039,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套标定功率（kw）：36.8；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；发动机型号：常柴4L68（国Ⅲ排放标准）；转速（r/min）：2400；结构型式:自走式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4500×9800×3000（工作状态）/4500×1800×3000（运输状态）；药箱容量（L）：700；配套喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：9800；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；制动器形式（自走式）：鼓式；离合器型式（自走式）：干式摩擦片式。","20100","苏农机（2019）第（0258）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2040,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","36.8kW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；外形尺寸（mm）：4300X2050X2570；工作压力（MPa）：0.3-0.8；喷杆长度（mm）：9500；喷幅（mm）：12000；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700","20100","2018281401000052","2023-09-13","通用类","山东省",""]
[2041,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","36.8kW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；外形尺寸（mm）：4150X1750X2360；工作压力（MPa）：0.3-0.8；喷杆长度（mm）：9500；喷幅（mm）：12000；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700","20100","2018281401000052","2023-09-13","通用类","山东省",""]
[2042,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800D-4型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；外形尺寸（mm）4600×1870×2400；药箱容积800L；工作压力：0.3-0.6MPa；喷杆长度：10000mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2只（串联）","20100","2019041401000006","2024-01-24","通用类","山东省",""]
[2043,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800K-4型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；外形尺寸（mm）4840×2380×2600；药箱容积800L；工作压力：0.3-0.6MPa；喷杆长度：10000mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2只（串联）","20100","2019041401000006","2024-01-24","通用类","山东省",""]
[2044,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；外形尺寸（mm）4250×1880×2400；药箱容积700L；工作压力：0.3-0.6MPa；喷杆长度：10000mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2只（串联）","20100","2019041401000006","2024-01-24","通用类","山东省",""]
[2045,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式;驱动方式：四轮驱动/四轮转向;外形尺寸:4920mm*9400mm*244mm;药箱容积:700L;喷杆作业常用工作压力:0.4～0.8MPa;喷杆长度:9.4m;配套动力标定功率:/转速:36.8/2400kw/（r/min）;配套动力名称、结构形式：四缸、水冷、四冲程柴油机；配套泵型式:三缸柱塞泵;","20100","2018TJ057","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2046,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WZG800-12型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式，功率：36.8KW，四轮驱动，四轮转向。","20100","2011041401000128","2021-10-27","通用类","河北省",""]
[2047,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800H型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:36.8kW（50.048马力）马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷 发动机功率/转速：36.8kW/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准","20100","2017281401000040","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2048,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:36.8kw/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式柴油机；功率/转速kw/(r/min):36.8/2400；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4300╳1600╳2600；5.药箱容积（L）：700；8.液泵型式：高压齿轮泵1个，液泵工作压力（MPa）：0.5－1.5；液泵工作流量（L/min）：60；液泵转速（r/min）：600；9.喷杆喷幅（m）：11；10.配套喷头型式：锥形；喷头数量：20+2（侧喷）个。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","2017TJ054","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2049,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:36.8kw/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式柴油机；功率/转速kw/(r/min):36.8/2400；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：5320╳2030╳2520；5.药箱容积（L）：1000；8.液泵型式：高压齿轮泵1个，液泵工作压力（MPa）：3.0；液泵工作流量（L/min）：37；液泵转速（r/min）：600；9.喷杆喷幅（m）：10；10.配套喷头型式：扇形；喷头数量：20+2（侧喷）个。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","苏农机（2017）第（0101）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2050,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kW（50.048马力）马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷 发动机功率/转速：36.8kW/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准","20100","2017281401000040","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2051,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kW（50.048马力）马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷 发动机功率/转速：36.8kW/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准","20100","2017281401000040","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2052,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kW（50.048马力）马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷 发动机功率/转速：36.8kW/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准","20100","2017281401000040","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2053,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:36.8kW（50.048马力）马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸水冷四冲程    发动机功率/转速：36.8kW/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准","20100","部20180216","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2054,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-W1000B","功率:36.8Kw/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式四冲程柴油机；功率/转速kw/(r/min):36.8/2400；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.6；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：6200×1950×2600；5.药箱容积（L）：1000；6.液泵型式：齿轮泵1个，液泵工作压力（MPa）：0.3-2.0；液泵工作流量（L/min）：60；液泵转速（r/min）：600；7.喷杆喷幅（m）：10；8.配套喷头型式：扇形；喷头数量：21+2（侧喷）；驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","苏农机（2018）第（0149）号","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[2055,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700DL型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8kW；驱动方式:四轮驱动；转向方式：四轮转向；形式:自走式，配套动力型式：直列四缸水冷四冲程柴油机，喷杆长度：17m，配套泵：三缸柱塞泵","20100","2015041401000067","2020-08-03","通用类","山东省",""]
[2056,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8kW；驱动方式:四轮驱动；转向方式：四轮转向；形式:自走式，配套动力型式：直列四缸水冷四冲程柴油机，喷杆长度：11m，配套泵：三缸柱塞泵","20100","2015041401000067","2020-08-03","通用类","山东省",""]
[2057,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600M-1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4910×2700×2600（mm）；药箱容量：1600L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：16960mm；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：160-180L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","20100","2016041401000066","2021-08-22","通用类","山东省",""]
[2058,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","36.8kW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；运输状态外形尺寸（mm）：4300X1750X2530；药箱容量（L）：700；工作压力（MPa）：0.3-0.8；喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：9500；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（L/min）:60；离地间隙（mm）：1050；轴距（mm）：2460；前/后轮最大轮距（mm）：1500/1500","20100","鲁T2018015","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2059,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","36.8kW（50.048马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；运输状态外形尺寸（mm）：4100X1830X2350；整机净质量（kg）:1550；喷杆展开宽度（m）：9.5；喷杆喷幅（m）：12；药箱容量（L）：700；工作压力（MPa）：0.5-0.8；配套泵名称：齿轮式高压喷雾泵；配套泵工作压力（MPa）：0.5-1.5；配套泵流量（L/min）:50-60；喷头数量（个）：22；喷头型式：狭缝式","20100","鲁T2016018","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2060,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800A","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","36.8kW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；运输状态外形尺寸（mm）：4560X2050X2470；药箱容量（L）：800；工作压力（MPa）：0.3-0.8；喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：9500；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（L/min）:60；离地间隙（mm）：940；轴距（mm）：2800；前/后轮最大轮距（mm）：1800/1800","20100","鲁T2018016","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2061,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","禹城市亚泰机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式,四轮驱动四轮转向, 结构尺寸（长*宽*高）:4550*2200*3240 mm配套动力名称、结构形式：四缸水冷四冲程柴油机 配套动力:36.8KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min","20100","2017281401000038","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2062,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B-1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：5000×2150×2500（mm）；药箱容量：700L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：23600mm；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮式高压喷雾泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","20100","2016041401000066","2021-08-22","通用类","山东省",""]
[2063,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","禹城市亚泰机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式,四轮驱动四轮转向, 结构尺寸（长*宽*高）: 4550*2320*3040mm   配套动力名称、结构形式：四缸水冷四冲程柴油机   配套动力:36.8KW 喷杆长度:11700mm 药液箱容量:1600L配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:180L/min","20100","2017281401000038","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2064,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:36.8马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","外形尺寸（mm）：工作状态4060*10140*2390；运输装态（mm）：4700*1655*2390；药箱容量（L）:700;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：电动升降；喷杆折叠机构型式：电动折叠；喷杆长度（mm）：10140；发动机制造商：安徽全柴动力股份有限公司4B5-50V32；型式核准号：CNFCG30602010004；国三；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；配套发动机标定转速（KW/(r/min）：36.8/2400；配套泵：齿轮泵；离地间隙（mm）：940；轴距（mm）：2340；型式：自走式；驱动方式：四轮四驱、四轮转向。","20100","部20180382","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2065,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","浙江俏宇机车部件有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.06马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW,形式:自走式,四轮驱动、四轮转向,药箱容量:650L,喷杆长度:9625MM,外形尺寸:4315*1710*2410MM,工作压力:0.2-0.5MPA,配套动力名称:柴油机,配套泵型式:隔膜泵,喷头型式:扇形雾防滴喷头","20100","部20180029","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2066,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机；规格型号：3WPZ-700；型式：自走式；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：4550×1820×2900mm；整机净质量：1780kg；喷杆展开宽度：10.2m喷杆喷幅：12m；药液箱容量：700L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力：37kW/2200（r/min）；配套泵：名称：MB460隔膜泵，工作压力：0-2.5MPa，流量：76.8L/min，转速：600r/min；配套喷头：型式：扇形，数量：23个，雾锥角：110度，喷量（单个）：0.8（0.3MPa）L/min，间隔：中间500mm，两侧：220mm；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向。","20100","鲁T2016008","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2067,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700G","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","规格型号：3WPZ-700G，型式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：工作状态4710×10400×3500mm，运输状态4710×2900×3500mm；药液箱容量：700L；喷杆作业常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10400mm；配套动力：名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷，标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵：型式：隔膜泵，工作压力：0-2.5MPa，流量：60L/min；离地间隙：1520mm；轴距：2690mm；前/后最大轮距：2600/2600mm；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向。","20100","鲁T2018022","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2068,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700C；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4320×10400×2960；运输状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4600×1800×2960；药箱容量L：700；喷杆作业常用工作压力Mpa：0.3-0.5；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；喷杆长度mm：10400；配套动力名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷；配套动力标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力Mpa：0-2.5；配套泵流量L/min：60；离地间隙mm：950；轴距mm：2320；前/后最大轮距mm：1520/1520；前轮外径mm：930；前轮胎宽mm：120；后轮外径mm：930；后轮胎宽mm：120；前/后轮胎型式：高花充气橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：干式单片常接合摩擦式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：普通式","20100","鲁T2018023","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2069,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700D","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20180346","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2070,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1300A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式;自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20181029","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2071,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20181027","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2072,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率;50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20181028","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2073,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵形式：齿轮泵；工作压力：0.3-2.0Mpa；流量：60L/min","20100","部20180356","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2074,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1300","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵形式：齿轮泵；工作压力：0.3-2.0Mpa；流量：60L/Min","20100","部20180357","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2075,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800C","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向","20100","部20190019","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2076,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向","20100","部20190015","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2077,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向","20100","部20190018","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2078,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700G","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向","20100","部20190016","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2079,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向","20100","部20190014","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2080,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:36.8KW；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向","20100","部20190017","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2081,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","启东市富旺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kW,形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","苏农机（2019）第（0242）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2082,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","启东市富旺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","苏农机（2019）第（0243）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2083,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","启东市富旺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kW，形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","苏农机（2019）第（0241）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2084,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","启东市富旺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kW，形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","苏农机（2016）第（0468）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2085,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-YC-700","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-YC-700型式/自走式规格型号/3WPZ-YC-700工作状态外形尺寸mm4510×10430×2680运输状态外形尺寸mm4510×1840×2680药箱容量L700喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5喷头型式/扇形喷头喷杆升降机构型式/自动喷杆折叠机构型式/自动喷杆长度mm10430配套动力名称、结构型式/柴油机、直列、水冷、四冲程、自然吸气标定功率/转速kW(r/min)36.8/2400配套泵型式/齿轮泵配套泵工作压力MPa0.3-2配套泵流量l/min60离地间隙mm970轴距(自走式)mm2280前/后最大轮距(自走式)mm1540/1540前轮外径mm940前轮胎宽mm110后轮外径mm940后轮胎宽mm110前/后轮胎型式/充气轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/机械驱动方式(自走式)/四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式)//","20100","苏农机（2018）第（0211）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2086,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-YC-700B","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式 / 自走式 \n规格型号 / 3WPZ-YC-700B \n外形尺寸工作状态 mm 4800×18500×3220 \n外形尺寸运输状态 mm 4800×1900×3220 \n药箱容量 L 700 \n喷杆作业（整机作业）常用工作压力 MPa 0.3～0.5 \n喷头型式 / 扇形喷头 \n喷杆升降机构型式 / 液压 \n喷杆折叠机构型式 / 液压 \n喷杆长度 mm 18500 \n配套动力名称、结构型式 / 柴油机（直列、水冷、四冲程） \n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400 \n配套泵型式 / 隔膜泵 \n配套泵工作压力 MPa 3 \n配套泵流量 L/min 80 \n离地间隙 mm 1130 \n轴距（自走式） mm 2340 \n前/后最大轮距（自走式） mm 1770 \n前/后轮胎规格（自走式）前轮外径 mm 1300/1600 \n前/后轮胎规格（自走式）前轮胎宽 mm 140/90 \n前/后轮胎规格（自走式）后轮外径 mm 1300/1600 \n前/后轮胎规格（自走式）后轮胎宽 mm 140/90 \n前/后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式 / 充气轮胎/水田实心轮 \n制动器型式（自走式） / 鼓式制动 \n离合器型式（自走式） / 机械离合 \n驱动方式（自走式） / 四轮驱动、四轮转向 \n驾驶室（自走式） / 简易驾驶室","20100","苏农机（2019）第（0303）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2087,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:50.1马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3wp-700\n发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；\n驱动型式：四轮驱动；\n转向型式：四轮转向；","20100","2017281401000053","2023-01-04","通用类","河南省",""]
[2088,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、规格型号：3WPZ-700B；2、结构形式：自走式；3、整机产品品目：喷杆喷雾机；4、整机外形尺寸：6200×2150×2900mm；5、工作压力：0.2-0.4MPa；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向；8、喷杆长度：14000mm；9、限压安全装置结构型式：弹簧式；10、限压安全装置限定压力：≦0.48Mpa；11、配套动力：柴油机；12、结构型式：四缸水冷四冲程；13、标定功率/转速：36.8/2400kw/r/min;14、配套泵：隔膜泵；15、额定压力：0-2.0Mpa；16、额定流量：65.5-70.5L/min；17、药箱材质：塑料；18、药箱药箱容积：700L;19、喷杆材质：不锈钢；20、喷杆允许最大工作压力：2.76Mpa；21、蓄电池类型类型：铅酸蓄电池；22、蓄电池容量：44Ah；23、蓄电池标称电压：12V×2只（串联）","20100","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[2089,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","江苏鑫泰丰农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700；外形尺寸（mm）：工作状态5200X10080X2420，运输状态5200X1880X2420；药箱容量：700l；喷杆作业（整机工作）压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆：电动升降、电动折叠，长度9960mm；配套动力：结构形式四缸水冷柴油机，标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式隔膜泵，工作压力0-2.5MPa，流量60l/min；离地间隙：920mm；轴距：2280mm；前/后最大轮距：1580mm/1580mm；前轮胎规格：橡胶充气轮胎，外径910mm，胎宽110mm；后轮胎规格：橡胶充气轮胎，外径910mm，胎宽110mm；制动器型式：鼓式制动；离合器型式：摩擦式离合器；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无；转向方式：四轮转向。","20100","部20170822","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2090,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","曲阜汇富机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）结构形式：自走式；驱动形式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（长x宽x高）mm：4650x1680x2550；药箱额定容量：700L；喷杆长度：10650mm；配套泵名称：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；","20100","2018281401000070","2024-01-01","通用类","山东省",""]
[2091,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","济宁圣地农林机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:36.8KW/52马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4050×9600×2570；结构质量（kg）：1580；药箱额定容量：700L；喷杆喷幅m：12；配套喷头型式：锥型；配套喷头数量：22；喷杆长度：9.6m；喷杆升降机构型式：自动；喷杆折叠机构型式：自动；配套泵名称：齿轮式高压喷雾泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量（L/min）：36.7-58.3；离合器型式：干式；制动器型式：鼓式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距mm：1535/1555；轴距mm：2350；前/后轮胎规格(分别填写)：前/后轮外径mm：1100/1100；前/后轮胎宽mm：80/80；前/后轮胎型式：橡胶实心胎/橡胶实心胎；离地间隙mm：1050；","20100","苏农机（2018）第（0210）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2092,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5450×1870×2450；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20180358","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2093,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4200×1850×2300；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：15000mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20180361","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2094,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5100X2580X3090药箱容量（L）：700;整机工作压力（Mpa):0.3~0.6；喷杆长度（mm):12400；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","20100","2016041401000124","2021-12-20","通用类","山东省",""]
[2095,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2950X3000药箱容量（L）：1200;整机工作压力（Mpa):0.3~0.6；喷杆长度（mm):23000；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","20100","2016041401000124","2021-12-20","通用类","山东省",""]
[2096,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5150X2800X3000药箱容量（L）：1600;整机工作压力（Mpa):0.3~0.6；喷杆长度（mm):16000；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","20100","2016041401000124","2021-12-20","通用类","山东省",""]
[2097,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5670×2860×2940；喷杆长度(mm)：16700；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：1600；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","20100","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2098,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD-50型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700LD-50型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5080×2510×3200；喷杆长度(mm)：16500；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2","20100","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2099,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700L","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700L；工作状态外形尺寸(mm)：4700*16350*3120；运输状态外形尺寸(mm)：4800*2450*3120；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度（mm）：16350；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速（kW/r/min）：36.8/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：3.0；配套泵流量（L/min）：80-100；离地间隙（mm）：1080；轴距（mm）：2320；前/后最大轮距(mm)：1510/1510；前轮外径（mm）：1180；前轮胎宽（mm）：120；后轮外径（mm）：1180；后轮胎宽（mm）：120；前/后轮胎型式：充气轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：无","20100","部20181023","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2100,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:88.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1)整机结构型式:自走式 2)整机工作压力:0.2-0.4MPa 3)整机驱动型式:四轮驱动 4)整机转向型式:四轮转向 5)整机外形尺寸:5280×2150×3300mm 6)整机喷杆长度（适用于喷杆式）:11500mm 7)整机限压安全装置:有 8)发动机或电动机名称:柴油机 9)发动机或电动机结构型式:四缸四冲程水冷 10)发动机或电动机标定功率/转速:65/2600/KW/r/min 11)发动机或电动机工作电压:12V 12)液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵 13)液泵/电机泵额定压力:0-2.0Mpa 14)液泵/电机泵额定流量:70.5-65.5L/min 15)药箱药箱容积:800L 16)药箱材质:聚乙烯 17)限压安全装置结构型式:弹簧式 18)限压安全装置限定压力:≤0.48Mpa 19)喷杆材质:不锈钢 20)喷杆允许最大工作压力:1Mpa 21)承压管允许最大工作压力:4.0/6.0Mpa 22)开关组合允许最大工作压力:1Mpa 23)蓄电池类型类型:铅酸电池 24)蓄电池容量:80Ah 25)蓄电池标称电压:12V","20100","2008041401000005","2023-09-10","通用类","北京市",""]
[2101,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、型式：自走式；2、规格型号；3WPZ-700A;3、外形尺寸：4550x1820x2900mm；4、药箱容量：700L；5、喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa;6、喷头型式：扇形雾防滴喷头；7、喷杆升降机构型式：电动升降；8、喷杆折叠机构型式：电动折叠；9、喷杆长度：10400mm；10、配套动力的名称、结构形式：四缸水冷四冲程柴油机；11、标定功率/转速：36.8/2400(KW/r/min);12、配套泵型式：隔膜泵；13、配套泵工作压力：0-2(MPa);14、配套泵流量：65.5-70.5（L/min）；15、离地间隙：950mm；16、轴距：2320mm；17、前/后轮最大轮距：1520/1520mm;18、前轮外径：920mm；19、前轮胎宽：120mm；20、后轮外径：920mm；21、后轮胎宽：120mm；22、前/后轮胎型式：充气橡胶轮胎；23、制动形式（自走式）：鼓式；24、离合器型式（自走式）：摩擦式；25、驱动型式（自走式）：四轮四驱；26、驾驶室（自走式）：无，27、四轮转向、四轮驱动","20100","部20171462","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[2102,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","自走式高秆作物喷杆喷雾机","3WX-1200G","功率:88.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、名称：自走式高秆作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-1200G， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高7150×2880×3300（mm），5、药箱容量：1200（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：15（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机 ， 8.1、规格型号：4L88， 8.2、标定功率/转速：65/2600kw/r/min， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：2.0 （MPa），9.2、流量：124.7（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：30（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：2#：0.79（0.3MPa压力）（l/min），3#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm），11、四轮转向、四轮驱动","20100","部20160372","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[2103,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机；标定功率：36.8KW（50.048马力），转速：2400r/min;形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（工作状态，长X宽X高）mm：4150X9685X2435；（运输状态：长X宽X高）mm：4320X1690X2435；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力MPa：0.3-0.5；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构形式：液压折叠；喷杆长度mm：9685;配套泵型式：齿轮泵；工作压力MPa：0.3-2.0；配套泵流量L/min：60；离地间隙mm：1070 ；轴距mm：2460；前后最大轮距mm：1570/1570;；； 前/后轮胎规格：前轮外径：1170mm、前轮胎宽mm：120；后轮外径mm：1170mm，后轮胎宽mm；120；前/后轮胎型式：充气橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式（自走式）：摩擦片式；驾驶室（自走式）：无。","20100","部20181033","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2104,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机；标定功率：36.8KW（50.048马力），转速：2500r/min;形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（工作状态，长X宽X高）mm：4100X9685X3150；（运输状态：长X宽X高）mm：4320X1960X3150；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力MPa：0.3-0.5；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构形式：液压折叠；喷杆长度mm：9685;配套泵型式：齿轮泵；工作压力MPa：0.3-2.0；配套泵流量L/min：60；离地间隙mm：1070 ；轴距mm：2440；前后最大轮距mm：1530/1530;；； 前/后轮胎规格：前轮外径：1226mm、前轮胎宽mm：90；后轮外径mm：1226mm，后轮胎宽mm；90；前/后轮胎型式：实心橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式（自走式）：摩擦片式；驾驶室（自走式）：有。","20100","部20181034","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2105,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700-25型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700-25型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5510×2410×3270；喷杆长度(mm)：23400；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","20100","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2106,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5600×2800×3320；喷杆长度(mm)：17500；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1000×2；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","20100","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2107,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700C；工作状态外形尺寸(mm)：4200*10400*2940；运输状态外形尺寸(mm)：4600*1830*2940；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度（mm）：10400；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速（kW/r/min）：36.8/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；离地间隙（mm）：950；轴距（mm）：2320；前/后最大轮距(mm)：1510/1510；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：100；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：100；前/后轮胎型式：充气轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：有","20100","部20181024","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2108,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700G","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700G；工作状态外形尺寸(mm)：4680*11300*3500；运输状态外形尺寸(mm)：4710*2900*3500；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度（mm）：11300；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速（kW/r/min）：36.8/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；离地间隙（mm）：1540；轴距（mm）：2650；前/后最大轮距(mm)：2610/2610；前轮外径（mm）：1180；前轮胎宽（mm）：120；后轮外径（mm）：1180；后轮胎宽（mm）：120；前/后轮胎型式：充气轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：无","20100","部20181022","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2109,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700；工作状态外形尺寸(mm)：4200*10400*2940；运输状态外形尺寸(mm)：4600*1850*2940；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度（mm）：10400；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速（kW/r/min）：36.8/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；离地间隙（mm）：950；轴距（mm）：2320；前/后最大轮距(mm)：1510/1510；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：100；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：100；前/后轮胎型式：充气轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：无","20100","部20181021","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2110,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-1300A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型 式：自走式；工作状态外形尺寸mm：6230×10200×2590;药箱容量L:1300;喷头型式:扇形，雾锥角110°;喷杆升降机构型式:自动式液压缸;喷杆折叠机构型式:电动液压推杆;喷杆喷杆长度m:10.199999999999999;配套泵型式:齿轮式高压喷雾泵;配套泵流量l/min:60;离地间隙m:0.62;轴距(自走式)m:2.7;前/后最大轮距 (自走式)m:2.1/2.1;前轮轮胎外径：1.8；离合器型式(自走式)：干式单片；驱动方式(自走式)：四轮驱动、四轮液压折腰转向；驾驶室(自走式)：无","20100","鄂2018008","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2111,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-800B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm(工作状态)：4700×11940×2880；药箱容量L:800；喷头型式:扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式:液压升降；喷杆折叠机构型式:液压折叠；喷杆(喷杆长度)mm:11940；配套泵型式:齿轮泵；配套泵流量l/min:60；离地间隙mm:1010；轴距(自走式)mm:2320；前/后最大轮距 mm(自走式):1870/1870；前/后轮胎规格mm(自走式)(前轮外径):1400；前/后轮胎规格mm(自走式)(前轮胎宽):80；前/后轮胎规格mm(自走式)(后轮外径):1400；前/后轮胎规格mm(自走式)(后轮胎宽):80；前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式):实心轮胎；制动器型式(自走式):鼓式；离合器型式(自走式):摩擦片式；驱动方式(自走式):四轮四驱；驾驶室(自走式):无","20100","部20180195","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2112,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 4450×2000×2500(1200实心轮）4450×2000×2500(1200充气轮）\n整机喷杆长度 mm 17800；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 36.8；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   齿轮泵/隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0.3～2.0/3.0；\n液泵额定流量 L/min 80；\n药箱容积 L 700；\n药箱材质   塑料；\n空气室材质   不锈钢（齿轮泵）；\n空气室质量 g 300；\n空气室安装位置   外置；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢+塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2113,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-700LC","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：18000mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量:60L/min ；离地间隙：1050mm；轴距(自走式)：2460mm；前后最大轮距(自走式) ：1730/1730mm","20100","部20180355","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2114,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-1700L","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：1700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；雾防滴喷头；喷杆长度：18000mm配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；离地间隙：1200mm；轴距(自走式)：2640mm；前后最大轮距(自走式) ：2220/2220mm","20100","部20180354","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2115,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：11300mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2017281401000016","2022-07-30","通用类","山东省",""]
[2116,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LE型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：11300mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2017281401000016","2022-07-30","通用类","山东省",""]
[2117,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-W700A","功率:36.8Kw/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式四冲程柴油机；功率/转速kw/(r/min):36.8/2500；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.5-1.0；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：5035×1840×2865；5.药箱容积（L）：700；6.液泵型式：隔膜泵1个，液泵工作压力（MPa）：0-2.5；液泵工作流量（L/min）：60；液泵转速（r/min）：540；7.喷杆喷幅（m）：11.6；8.配套喷头型式：扇形；喷头数量：24+2（侧喷）；驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","苏农机（2018）第（0151）号","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[2118,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600","功率:40.4kw/55马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式柴油机；功率/转速kw/(r/min):40.4/2400；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：5300╳2100╳2700；5.药箱容积（L）：600；8.液泵型式：隔膜泵1个，液泵工作压力（MPa）：0－2.5；液泵工作流量（L/min）：60；液泵转速（r/min）：600；9.喷杆喷幅（m）：11；10.配套喷头型式：锥形；喷头数量：20+2（侧喷）个。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","20100","2017TJ122","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2119,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4830×2000×2550（1600实心轮）4830×2000×2450（1400充气轮）整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 23600；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 80；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 700；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2120,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4900×2100×2500（1200实心轮、1200充气轮）整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 23600；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 80；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 700；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2121,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4600×1900×2500（1600实心轮）4600×1900×2400（1400充气轮）整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 18100；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 60；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 1000；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.75；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.75；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2122,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 5390×2440×2650(1200充气轮、1200实心轮）；\n整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 17300；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 80；\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径 mm /；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 2000；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2123,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800B","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式:自走式；配套动力(柴油机):36.8kW；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）4480×1650×1890，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：10150，药液泵：结构形式：齿轮泵，流量（L/min）60,药箱容积（L）：800，喷幅（m):12；生产效率（km2/h）: 4.8-7.2。","20100","鲁T2018069","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2124,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800A","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式:自走式；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；配套动力(柴油机):功率36.8kW，排放标准：国三；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）4380×1650×2350，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：10150，药液泵：结构形式：齿轮泵，流量（L/min）60,药箱容积（L）：800，喷幅（m):12；生产效率（km2/h）: 4.8-7.2。","20100","鲁T2018068","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2125,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2000","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式:自走式；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；配套动力(柴油机):功率：36.8kW，排放标准：国三；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）5320×2800×3100，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：18700，药液泵：结构形式：隔膜泵，流量（L/min）360,药箱容积（L）：2000，喷幅（m):18；生产效率（km2/h）: 7.2-10.8","20100","鲁T2018070","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2126,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）形式：自走式，四轮驱动，四轮转向     外形尺寸(工作状态)mm4000×16200×2360 外形尺寸(运输状态)mm4360×2050×2360 药箱容量\nL700 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3～0.5 喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/\n液压升降 喷杆折叠机构型式/液压折叠 喷杆(喷杆长度)mm16200 配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油机  配套泵型式/齿轮泵 配套泵工作压力MPa0.3～2 配套泵流量l/min60 离地间隙mm1000\n轴距(自走式)mm2300 前/后最大轮距 (自走式)mm1510/1510 前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)mm900\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)mm120 前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)mm900前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)mm120 前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)/充气橡胶轮胎","20100","部20180193","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2127,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）形式：自走式，四轮驱动四轮转向 配套泵型式/齿轮泵 配套泵工作压力\nMPa0.3～2.0 配套泵流量L/min60 离地间隙cm96  轴距cm227  前/后最大轮距cm157/157前轮外径cm\n90 前轮胎宽cm12 后轮外径cm90 后轮胎宽cm12 前/后轮胎型式/高花充气橡胶轮胎 制动器型式/鼓式\n离合器型式/干式单片常结合摩擦式","20100","鲁T2017027","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2128,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700H","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；功率（kw）：36.8kw；驱动型式：四轮驱动;转向型式：四轮转向","20100","部20180024","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2129,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；功率（kw）：36.8kw；驱动型式：四轮驱动;转向型式：四轮转向","20100","部20180025","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2130,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700A;外形尺寸mm：工作状态：4600×16500×2465（0.9米充气轮）4600×16500×2565（1.1米实心轮）4600×16500×2600（1.17米充气轮）4600×16500×2625（1.22米实心轮）；运输状态：4600×1800×2465（0.9米充气轮）4600×1800×2565（1.1米实心轮）4600×1800×2600（1.17米充气轮）4600×1800×2625（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵，型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：915（0.9米充气轮）/1015（1.1米实心轮）/1050（1.17米充气轮）/1075（1.22米实心轮）；轴距mm：2310；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","20100","苏农机（2019）第（0115）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2131,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KW","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700KW;外形尺寸mm：工作状态：4600×16500×2425（1.05米充气轮）4600×16500×2485（1.17米充气轮）4600×16500×2510（1.22米实心轮）4600×16500×2700（1.6米实心轮）；运输状态：4850×1900×2425（1.05米充气轮）4850×1900×2485（1.17米充气轮）4850×1900×2510（1.22米实心轮）4850×1900×2700（1.6米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：855（1.05米充气轮）/915（1.17米充气轮）/940（1.22米实心轮）/1130（1.6米实心轮）；轴距mm：2320；前/后最大轮距mm：1800；前/后轮胎规格mm：前轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）前轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；后轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）；后轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：/；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","20100","苏农机（2019）第（0117）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2132,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700J","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700J;外形尺寸mm：工作状态：4600×12000×2895（0.9米充气轮）4600×12000×2995（1.1米实心轮）4600×12000×3030（1.17米充气轮）4600×12000×3055（1.22米实心轮）；运输状态：5500×2200×2895（0.9米充气轮）5500×2200×2995（1.1米实心轮）5500×2200×3030（1.17米充气轮）5500×2200×3055（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：895（0.9米充气轮）/995（1.1米实心轮）/1030（1.17米充气轮）/1055（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：有。","20100","苏农机（2019）第（0119）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2133,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700W","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700W;外形尺寸mm：工作状态：4600×16500×2465（0.9米充气轮）4600×16500×2565（1.1米实心轮）4600×16500×2600（1.17米充气轮）4600×16500×2625（1.22米实心轮）；运输状态：4600×1750×2465（0.9米充气轮）4600×1750×2565（1.1米实心轮）4600×1750×2600（1.17米充气轮）4600×1750×2625（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：915（0.9米充气轮）/1015（1.1米实心轮）/1050（1.17米充气轮）/1075（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：/；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","20100","苏农机（2019）第（0116）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2134,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KB","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700KB;外形尺寸mm：工作状态：4600×16500×2425（1.05米充气轮）4600×16500×2485（1.17米充气轮）4600×16500×2510（1.22米实心轮）4600×16500×2700（1.6米实心轮）；运输状态：4800×1920×2425（1.05米充气轮）4800×1920×2485（1.17米充气轮）4800×1920×2510（1.22米实心轮）4800×1920×2700（1.6米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：765（1.05米充气轮）/825（1.17米充气轮）/850（1.22米实心轮）/1040（1.6米实心轮）；轴距mm：2310；前/后最大轮距mm：1800；前/后轮胎规格mm：前轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）前轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；后轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）；后轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","20100","苏农机（2019）第（0112）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2135,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4700×(1740-2030)×2860(960充气轮）；4700×(1740-2030)×3120（1220实心轮）喷杆长度（mm)10600：；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量:60L/min)","20100","2019041401000010","2024-01-29","通用类","山东省",""]
[2136,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1900B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）5280×2540×2440；喷杆长度（mm)：10580；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：1900L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","2019041401000010","2024-01-29","通用类","山东省",""]
[2137,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700;外形尺寸mm：工作状态：4600×12000×2465（0.9米充气轮）4600×12000×2565（1.1米实心轮）4600×12000×2600（1.17米充气轮）4600×12000×2660（1.22米实心轮）；运输状态：5460×1800×2465（0.9米充气轮）5460×1800×2565（1.1米实心轮）5460×1800×2600（1.17米充气轮）5460×1800×2660（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：900（0.9米充气轮）/1000（1.1米实心轮）/1030（1.17米充气轮）/1090（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","20100","苏农机（2019）第（0114）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2138,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","郑州兰博尔农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:50.1马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-700；\n发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；\n驱动型式：四轮驱动；\n转向型式：四轮转向；","20100","2017281401000004","2022-03-14","通用类","河南省",""]
[2139,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州博川农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:36.8KW/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式:自走式；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:4270×10000×22800；药箱额定容量:700L；配套喷头型式:扇形雾防滴喷头；喷杆长度:10m；喷杆升降机构型式:电动升降；喷杆折叠机构型式:电动折叠；配套泵型式:隔膜泵；配套泵流量:60；离合器型式:摩擦式；制动器型式:鼓式；驱动方式/转向方式:四轮驱动/四轮转向；驾驶室:无；前/后最大轮距m:1.5/1.5；轴距m:2.35；前/后轮胎规格:前轮外径/胎宽m:0.93/0.1；后轮外径/胎宽m:0.93/0.1；前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎；离地间隙m:0.96；马力:50.048马力(36.8kW)；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向.","20100","部20180217","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2140,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东弘潍机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机,四轮驱动、四轮转向，外型尺寸(mm)：4800×1780×2550(1220实心轮）  \n4800×1780×2420(960充气轮），喷杆长度(适用于喷杆式)（mm）：10600，50马力全柴或常柴柴油发动机，700L药箱，隔膜药泵。","20100","2019281401000008","2024-04-08","通用类","山东省",""]
[2141,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东弘潍机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机 ，四轮驱动、四轮转向，外型尺寸(mm)：4690×1870×2630，喷杆长度(适用于喷杆式)（mm）：10600，配备1.6米直径实心轮，50马力全柴或常柴柴油发动机，700L药箱，隔膜药泵。","20100","2019281401000008","2024-04-08","通用类","山东省",""]
[2142,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东弘潍机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机 ，四轮驱动、四轮转向，外型尺寸(mm)：4540×1630×2550（1200实心轮，1200充气轮），喷杆长度(适用于喷杆式)（mm）：17670 ，50马力全柴或常柴柴油发动机，700L药箱，隔膜药泵。","20100","2019281401000008","2024-04-08","通用类","山东省",""]
[2143,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LA型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；整机工作压力：0.3-0.6MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.72MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2144,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：800L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量:36-81L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2145,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：800L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：11000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量:36-81L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2146,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LB型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：11100mm;限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2147,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；整机工作压力：0.2-0.4MPa;喷杆长度：11300mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2148,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800L型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：800L；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2500r/min；配套泵型式：柱塞泵；配套泵额定压力：2.0-4.0MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2149,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1700L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：1700L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：齿轮泵；配套泵额定压力：0.3-2.0MPa；配套泵额定流量:60L/min","20100","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2150,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","喷杆式喷雾机","SWAN3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式；喷杆长度：8.4M；药箱容量：700L；配套泵：齿轮泵；驱动方式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，配套动力：柴油机、四缸四冲程水冷立式、额定功率/转速：36.8kw/2400(r/min)；","20100","2016041401000101","2021-11-02","通用类","江苏省",""]
[2151,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4980×2200×2630（mm）；药箱容量：700L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：17.38m；喷幅：18.0m；喷头型式：扇形，雾锥角110；配套动力名称、结构型式：立式水冷四缸柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮液压转向；排放阶段：国三；","20100","鄂2018097","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2152,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600M","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：5010×2460×2600（mm）；药箱容量：1600L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：11.9m；喷幅：12.5m；喷头型式：扇形，雾锥角110°；配套动力名称、结构型式：立式水冷四缸柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：160-180L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮液压转向；排放阶段：国三；","20100","鄂2018098","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2153,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4680×2200×2630（mm）；药箱容量：700L；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；喷杆长度：10000mm；喷头型式：扇形雾防滴喷头；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","20100","部20180015","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2154,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4300×1930×2210（mm）；药箱容量：700L；喷雾工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆喷幅：11.5m；配套喷头型式：扇形；配套喷头数量：19+2（侧喷）；配套喷头雾锥角：110度；配套喷头间隔：500mm；配套泵名称：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：45L/min；配套泵转速：600r/min;配套动力名称、结构型式：四缸柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","2017TJ121","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2155,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4350*1820*2380；药箱容量：700L；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：10200mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","部20180225","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2156,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4610*1920*2600；药箱容量：700L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：17500mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","部20181031","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2157,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600M","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5020*2620*2600；药箱容量：1600L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：11900mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：160-180L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","20100","部20181032","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2158,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；工作压力（MPa）：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：6750×2200×3300；喷杆长度（适用于喷杆式）（mm）：20340；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：400×2只。","20100","2016041401000102","2021-11-02","通用类","山东省",""]
[2159,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HWS","功率:36.8kW/50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-700HWS外形尺寸:工作状态:4500*10000*2420mm(1.05米充气轮)4500*10000*2520mm(1.1米实心轮)运输状态:4500*1580*2495mm(1.05米充气轮)4500*1580*2520mm(1.1米实心轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:10m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:995mm(1.05米充气轮)/1020mm(1.1米实心轮)轴距:2300mm前/后最大轮距:1520/1520mm前/后轮胎规格:前轮外径:1050mm（1.05米充气轮）/1100mm（1.1米实心轮）前轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/80mm（1.1米实心轮）后轮外径::1050mm（1.05米充气轮）/1100mm（1.1米实心轮）后轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/80mm（1.1米实心轮）前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:干式单片常接合摩擦式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","鲁T2018103","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2160,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HWKS","功率:36.8kW/50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-700HWKS外形尺寸:工作状态:4850*12000*2305mm(1.05米充气轮)4850*12000*2365mm(1.17米充气轮)4850*12000*2680mm（1.6米实心轮）运输状态:5600*1920*2305mm(1.05米充气轮)5600*1920*2360mm(1.17米充气轮)5600*1880*2680（1.6米实心轮）药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:12m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:865mm(1.05米充气轮)/925mm(1.17米充气轮)/1140mm(1.6米实心轮）轴距:2300mm前/后最大轮距:1810/1810mm前/后轮胎规格:前轮外径:1050mm（1.05米充气轮）/1170mm（1.17米充气轮）/1600mm(1.6米实心轮）前轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/140mm（1.17米充气轮）/90（1.6米实心轮）后轮外径:1050mm（1.05米充气轮）/1170mm（1.17米充气轮）/1600mm(1.6米实心轮）后轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/140mm（1.17米充气轮）/90（1.6米实心轮）前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎/实心橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:干式单片常接合摩擦式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","鲁T2018100","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2161,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称，结构型式：四缸立式水冷柴油机;标定功率：36.8kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；喷杆折叠结构型式：液压折叠；喷杆长度：18.1米；喷头型式：扇形雾防滴喷头；药箱容积：400L×2","20100","部20170819","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[2162,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：36.8kw/2400r/min;型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；喷杆折叠机构型式：电动折叠；喷杆长度：12米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：700L","20100","部20171451","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[2163,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市禾田农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力(36.8kw)  形式：自走式，四轮驱动、四轮转向  外形尺寸(mm)工作状态4100×10160×2350运输状态4400×1845×2350  配套泵：齿轮泵  喷杆：液压升降、液压折叠","20100","部20180351","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2164,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HWW","功率:36.8kW/50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-700HWW外形尺寸:工作状态:4500*10000*2420mm(1.05米充气轮)4500*10000*2520mm(1.1米实心轮)运输状态:4500*1580*2495mm(1.05米充气轮)4500*1580*2520mm(1.1米实心轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:10m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:995mm(1.05米充气轮)/1020mm(1.1米实心轮)轴距:2300mm前/后最大轮距:1520/1520mm前/后轮胎规格:前轮外径:1050mm（1.05米充气轮）/1100mm（1.1米实心轮）前轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/80mm（1.1米实心轮）后轮外径::1050mm（1.05米充气轮）/1100mm（1.1米实心轮）后轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/80mm（1.1米实心轮）前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:干式单片常接合摩擦式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","鲁T2018101","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2165,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HWKW","功率:36.8kW/50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-700HWKW外形尺寸:工作状态:4850*12000*2700mm(1.05米充气轮)4850*12000*2765mm(1.17米充气轮)4850*12000*3035mm（1.6米实心轮）运输状态:4850*1930*2760mm(1.05米充气轮)4850*1930*2765mm(1.17米充气轮)4850*1890*3035（1.6米实心轮）药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:主臂液压+侧臂手动 喷杆长度:12m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:875mm(1.05米充气轮)/935mm(1.17米充气轮)/1150mm(1.6米实心轮）轴距:2300mm前/后最大轮距:1810/1810mm前/后轮胎规格:前轮外径:1050mm（1.05米充气轮）/1170mm（1.17米充气轮）/1600mm(1.6米实心轮）前轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/140mm（1.17米充气轮）/80（1.6米实心轮）后轮外径:1050mm（1.05米充气轮）/1170mm（1.17米充气轮）/1600mm(1.6米实心轮）后轮胎宽:140mm(1.05米充气轮）/140mm（1.17米充气轮）/80（1.6米实心轮）前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎/实心橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:无 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","鲁T2018104","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2166,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","宿州市信德机械股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","驱动型式：四轮驱动、转向型式：四轮转向、整机结构型式：自走式、整机工作压力：0.3-0.5MPa,发动机标定功率:36.8KW、喷幅12000MM","20100","2018281401000030","2023-05-13","通用类","安徽省",""]
[2167,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市科兴机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；转向型式：四轮转向；配套动力名称：四缸直列水冷四冲程柴油机、规格型号：4L68、标定功率：36.8kW；运输状态尺寸（长×宽×高）mm：4600×1700×2550；药箱容量：700L；配套泵名称：齿轮泵、流量：60L/min、数量：1个；","20100","部20180023","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2168,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市科兴机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WSH-600G","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；转向型式：四轮转向；喷杆喷幅：11m；配套动力名称：四缸直列水冷四冲程柴油机、规格型号：4L68、标定功率：36.8kW；运输状态尺寸（长×宽×高）：4400mm×1800mm×2400mm；药箱容量：600L；配套泵名称：隔膜泵、、流量：90L/min、数量：1个；配套喷头型式：扇形雾喷头、数量：23个、间隔：500mm（中间）300mm（两端）、喷量（单个）：2.4L/min。","20100","部20170021","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2169,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700L型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700L型自走式喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州泰达机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州泰达机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）4800×2450×3050；喷杆长度(mm)：16400；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：80-100；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护；蓄电池容量（Ah）：44；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；","20100","2018281401000013","2023-03-04","通用类","山东省",""]
[2170,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","东营同创农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机；产品型号：3WPZ-700A；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)；外形尺寸：4400×1800×2350mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：10000mm；喷幅/水平射程：12500mm；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：700L。","20100","2018281401000045","2023-07-30","通用类","山东省",""]
[2171,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","东营同创农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机；产品型号：3WPZ-700C；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)；外形尺寸：4400×1910×2540mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：9560mm；喷幅/水平射程：12500mm；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：700L。","20100","2018281401000045","2023-07-30","通用类","山东省",""]
[2172,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","东营同创农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机；产品型号：3WPZ-700B；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)；外形尺寸：4400×1800×2350mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：10000mm；喷幅/水平射程：12500mm；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：700L。","20100","2018281401000045","2023-07-30","通用类","山东省",""]
[2173,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","济宁圣地农林机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:18.0KW/25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4050×9600×2320；结构质量（kg）：1500；药箱额定容量：500L；喷杆喷幅m：12；配套喷头型式：锥型；配套喷头数量：22；喷杆长度：9.6m；喷杆升降机构型式：自动；喷杆折叠机构型式：自动；配套泵名称：齿轮式高压喷雾泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量（L/min）：36.7-58.3；离合器型式：干式；制动器型式：鼓式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距mm：1535/1555；轴距mm：2190；前/后轮胎规格(分别填写)：前/后轮外径mm：1100/1100；前/后轮胎宽mm：80/80；前/后轮胎型式：橡胶实心胎/橡胶实心胎；离地间隙mm：1050；","20100","苏农机（2018）第（0209）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2174,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2000","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式 外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4500×18600×2860(0.95米充气轮）4500×18600×2960（1.17米充气轮）；运输状态mm：4600×2900×2860（0.95米充气轮）4600×2900×2960（1.17米充气轮）；药箱额定容量：2000L；喷杆作业常用压力：0.5-0.8MPa；配套喷头型式：扇形 ；喷杆长度：18.6m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：主臂液压+侧臂手动；配套动力名称、结构形式：柴油机 四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min）；配套泵形式：齿轮泵，配套泵工作压力：0.3-2.0MPa，配套泵流量：80-100L/min；离地间隙：1200（0.95米充气轮）/1310（1.17米充气轮）；轴距：2110mm；前后最大轮距：2000、2100、2200、2300、2400mm可调；前后轮台规格前轮外径：950（0.95米充气轮）/1170（1.17米充气轮）；前轮胎宽：200（0.95米充气轮）/140（1.17米充气轮）；后轮外径：950（0.95米充气轮）/1170（1.17米充气轮）后轮胎宽：200（0.95米充气轮）/140（1.17米充气轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：干式多片常接合摩擦式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无","20100","鲁T2018063","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2175,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式 外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4500×12000×2460（0.9米充气轮）4500×12000×2560（1.1米实心轮）4500×12000×2595（1.17米充气轮）；运输状态mm：5460×1780×2460（0.9米充气轮） 5460×1780×2560（1.1米实心轮）5460×1810×2595（1.17米充气轮）；药箱额定容量：700L；喷杆作业常用压力：0.5-0.8MPa；配套喷头型式：扇形 ；喷杆长度：12m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套动力名称、结构形式：柴油机 四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min）；配套泵形式：齿轮泵，配套泵工作压力：0.5-3.5MPa，配套泵流量：37-58L/min；离地间隙：925（0.9米充气轮）/1025（1.1米实心轮）/1060（1.17米充气轮）；轴距：2310mm；前后最大轮距：1500/1500mm；前后轮台规格前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）；前轮胎宽：100（0.9米充气轮）/90（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）后轮胎宽：100（0.9米充气轮）/90（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：干式多片常接合摩擦式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无","20100","鲁T2018064","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2176,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HB","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式 规格型号：3WPZ-700HB 外形尺寸：工作状态：4200*12000*2305mm（1.05米充气轮）4200*12000*2365mm（1.17米充气轮） 4370*12000*2580mm（1.6米水田轮）运输状态：5200*1920*2305mm（1.05米充气轮）5200*1920*2365mm（1.17米充气轮）5200*1880*2580mm（1.6米水田轮）药箱容量：700L喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.5~0.8MPa喷头型式：扇形 喷杆：升降机构型式：电动推杆 折叠机构型式：电动推杆；喷杆长度：12m 配套动力：名称、结构、型式：柴油机、四缸直列水冷四冲程 标定功率/转速：36.8/2400kW（r/min） 配套泵：型式：三缸柱塞泵 工作压力：2.0~4.0MPa 流量：22~30  1/min 离地间隙：76cm（1.05米充气轮）/104cm（1.6米水田轮）/82cm（1.17米充气轮） 轴距（自走式）：230cm 前/后最大轮距（自走式）：181/181cm前/后轮胎规格（自走式）：前轮外径：105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮 前轮胎宽：8/12cm 后轮外径：105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮 后轮胎宽：8/12cm 前/后轮胎型式：充气轮胎、实心轮胎 制动器型式（自走式）：鼓式 离合器型式（自走式）：弹簧压盘 驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向 驾驶室（自走式）：无","20100","苏农机（2018）第（0230）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2177,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HKW","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式 规格型号：3WPZ-700HKW 外形尺寸：工作状态：4670*12000*2760mm（1.05米充气轮）4900*12000*3035mm（1.6米水田轮）4670*12000*2820mm（1.17米充气轮）运输状态：4800*1930*2760mm（1.05米充气轮）4850*1890*3035mm（1.6米水田轮）4850*1930*2820mm（1.17米充气轮） 药箱容量：700L 喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.5~0.8MPa 喷头型式：扇形喷杆：升降机构型式：液压油缸 折叠机构型式：液压油缸喷杆长度：12m 配套动力：名称、结构、型式：柴油机、四缸直列水冷四冲程 标定功率/转速：36.8/2400kW（r/min）配套泵：型式：三缸柱塞泵 工作压力：2.0~4.0MPa 流量：22~30L/min 离地间隙：78cm（1.05米充气轮）/106cm（1.6米水田轮）/84cm（1.17米充气轮） 轴距（自走式）：230cm 前/后最大轮距（自走式）：181/181cm 前/后轮胎规格（自走式）：前轮外径：105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮 前轮胎宽：8/12cm 后轮外径：105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮 后轮胎宽：8/12cm 前/后轮胎型式：充气轮胎、实心轮胎 制动器型式（自走式）：鼓式 离合器型式（自走式）：无级变速 驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向 驾驶室（自走式）：无","20100","苏农机（2018）第（0229）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2178,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式; 外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4800×12000×2375(1.17米充气轮）4800×12000×2600（1.6米实心轮）；运输状态mm：5500×1910×2375（1.17米充气轮）5500×1900×2600（1.6米实心轮）；药箱额定容量：700L；喷杆作业常用压力：0.5-0.8MPa；配套喷头型式：扇形 ；喷杆长度：12m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套动力名称、结构形式：柴油机 四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min）；配套泵形式：齿轮泵，配套泵工作压力：0.3-2.0MPa，配套泵流量：60L/min；离地间隙：905（1.17米充气轮）/1120（1.6米实心轮）；轴距：2310mm；前后最大轮距：1800/1800mm；前后轮台规格前轮外径：1170（1.17米充气轮）/1600（1.6米实心轮）；前轮胎宽：140（1.17米充气轮）/90（1.6米实心轮）；后轮外径：1170（1.17米充气轮）/1600（1.6米实心轮）后轮胎宽：140（1.17米充气轮）/90（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：干式多片常接合摩擦式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无","20100","鲁T2018066","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2179,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KW","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式 外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4800×12000×2915（1.17米充气轮）4800×12000×3130（1.6米实心轮）；运输状态mm：4820×1900×2915（1.17米充气轮）4820×1900×3130（1.6米实心轮）；药箱额定容量：700L；喷杆作业常用压力：0.5-0.8MPa；配套喷头型式：扇形 ；喷杆长度：12m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：主臂液压+侧臂手动；配套动力名称、结构形式：柴油机 四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min）；配套泵形式：三缸柱塞泵，配套泵工作压力：2.0-4.0MPa，配套泵流量：22-30L/min；离地间隙：895（1.17米充气轮）/1110（1.6米实心轮）；轴距：2300mm；前后最大轮距：1800/1800mm；前后轮台规格前轮外径：1170（1.17米充气轮）/1600（1.6米实心轮）；前轮胎宽：140（1.17米充气轮）/90（1.6米实心轮）；后轮外径：1170（1.17米充气轮）/1600（1.6米实心轮）后轮胎宽：140（1.17米充气轮）/90（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：无；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无","20100","鲁T2018065","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2180,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KB","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:4800×16500×3200(1.6米水田轮）4800×16500×2980（1.17米充气轮）运输状态：4800×1920×3200(1.6米水田轮）4800×1920×2980（1.17米充气轮）；药箱额定容量700L；喷杆作业常用压力：0.5-0.8MPa配套喷头型式：扇形；喷杆长度：16.5m；喷杆降机构型式：液压油缸；喷杆折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；配套动力名称：柴油机 四缸直列水冷四冲程；标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min）；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵工作压力：2.0-4.0MPa配套泵流量：42-50 L/min；离地间隙：1040(1.6米水田轮）/825（1.17米充气轮）；前/后最大轮距mm：1800；轴距mm：2310；前/后轮胎规格mm:前轮外径：1600(1.6米水田轮）/1170（1.17米充气轮） 前轮胎宽mm：88(1.6米水田轮）/140（1.17米充气轮）后轮外径：1600(1.6米水田轮）/1170（1.17米充气轮） 后轮胎宽：88(1.6米水田轮）/140（1.17米充气轮） ；前/后轮胎型式：水田轮/充气轮；离合器型式：弹簧压盘式；制动器型式：鼓式；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；驾驶室：无；","20100","苏农机（2019）第（0111）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2181,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700W","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式 外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4560×12000×2980（0.9米充气轮）4560×12000×3080（1.1米实心轮）4560×12000×3100（1.17米充气轮）；运输状态mm：4600×1810×2980（0.9米充气轮）4600×1810×3080（1.1米实心轮）4530×1810×3100（1.17米充气轮）；药箱额定容量：700L；喷杆作业常用压力：0.5-0.8MPa；配套喷头型式：扇形 ；喷杆长度：12m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：主臂液压+侧臂手动；配套动力名称、结构形式：柴油机 四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min）；配套泵形式：三缸柱塞泵，配套泵工作压力：2.0-4.0MPa，配套泵流量：22-30L/min；离地间隙：940（0.9米充气轮）/1040（1.1米实心轮）/1050（1.17米充气轮）；轴距：2330mm；前后最大轮距：1510/1510mm；前后轮台规格前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）；前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：无；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无","20100","鲁T2018067","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2182,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700HW","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","3WPZ-700HW型自走式喷杆喷雾机参数 型式：自走式 规格型号：3WPZ-700HW 外形尺寸：工作状态3820×10000×2520mm 运输状态 4500×1580×2520mm  药箱容量：700L 喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.5~0.8MPa喷头型式：扇形 喷杆：升降机构型式：电动推杆 折叠机构型式：电动推杆 喷杆长度：10.0m 配套动力：名称、机构型式 柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机 标定功率／转速36.8／2400kW(r／min) 配套泵：型式 三缸柱塞泵 工作压力：2.0~4.0 MPa流量22~30L／min 离地间隙：110.0cm 轴距：230.0cm 前／后最大轮距152.0／152.0 前／后轮胎规格：前轮外径110.0cm前轮胎宽8.0cm 前／后轮胎型式：高花实心橡胶轮 制动器型式：鼓式 离合器型式：／ 驱动方式：四轮驱动四轮转向 驾驶室：无","20100","鲁T2017041","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2183,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率;50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20171472","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2184,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1300A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20180344","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2185,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20180345","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2186,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700-B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式;自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向","20100","部20171454","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2187,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（工作状态）：4100*9750*2400（mm）；运输状态：4320*1750*2400（mm）；药箱容量（L）：700；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头：扇形喷头；喷杆长度（mm）：9750；发动机标定功率/转速（KW/r/min）：36.8/2400；配套泵型式：齿轮泵；配套泵压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（l/min）：60；离地间隙（m）：0.89；轴距（m）：2.38；制动器型式：鼓式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四驱。","20100","部20171464","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2188,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","四轮自走式喷杆喷雾机","3WP-800","功率:50.1马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；\n规格型号：3WP-800；\n配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；\n驱动方式（自走式）：四轮驱动；\n转向方式（自走式）：四轮转向；","20100","苏农机（2019）第（0257）号","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2189,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ1000-12","功率:74.8马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式，外形尺寸：5300×16000×3400，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：115L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：普通式，前后最大轮距：1.85m,轴距：2.8m，前轮外径：ф1.27m，前轮胎宽：0.165m，后轮外径：ф1.27m，后轮胎宽：0.165m，前后轮胎型式：充气高花橡胶/充气高花橡胶。","20100","2017TJ183","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2190,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ700-10","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式，外形尺寸（工作状态）：5000×10000×2900，药箱额定容量700L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：10000mm，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：电动推杆，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸水冷四冲程，配套泵流量：36.7~58.5L/min，离合器形式：干式单片常接合摩擦式，制动器形式：鼓式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：简易式，前后最大轮距：1530/1530mm,轴距：2340mm，前轮外径：ф930mm，前轮胎宽：120mm，后轮外径：ф930mm，后轮胎宽：120mm，前后轮胎型式：高花充气橡胶轮胎。","20100","鲁T2018025","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2191,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式高地隙喷杆喷雾机","3WYTZ800-16","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式，外形尺寸：5500×16000×3440，药箱额定容量800L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：四缸水冷四冲程，配套泵流量：80-100L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：无，前后最大轮距：180.0/180.0cm,轴距：230.0cm，前轮外径：127.0cm，前轮胎宽：12.8cm，后轮外径：127.0cm，后轮胎宽：12.8cm，前后轮胎型式：充气高花橡胶。","20100","鲁T2016131","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2192,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800","功率:40.4kw/55马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*1600mm*3000mm,药箱容量：800L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：40.4/2400kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，选配隔膜泵，选配柱塞泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，选配0.3~2.1Mpa，选配0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，选配60L/min，选配34~58L/min，离地间隙：850~1600mm（可调），轴距（自走式）：1600~2300mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1500~1800mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0229）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2193,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:36.8kw/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：6200mm*2600mm*2500mm,药箱容量：1000L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：36.8/2400kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，离地间隙：600~1000mm（可调），轴距（自走式）：2800~3400mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1600~1800mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0230）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2194,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000A","功率:40.4kw/55马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*2200mm*2700mm,药箱容量：500*2L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：13m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：40.4/2400kw(r/min)，配套泵型式：隔膜泵，工作压力：2.0Mpa，流量：80L/min，离地间隙：1600~1900mm（可调），轴距（自走式）：2500~2800mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1700~2300mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0231）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2195,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-380","功率:40.4kw/55马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*2600mm*2700mm,药箱容量：380L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：40.4/2400kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，离地间隙：220~450mm（可调），轴距（自走式）：2000~2700mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1200~1700mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","20100","苏农机（2017）第（0226）号","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[2196,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市世昌机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","名称：自走式喷杆喷雾机 规格型号：3WPZ-700 型式：自走式、轮式 配套动力：柴油机38/2400Kw/(r/min) 现配国三柴油机：36.8/2400KW/(r/min) 运输状态外形尺寸（长×宽×高）:5350×1870×2370 整机净重量：1430kg 药箱容量：700L 喷雾工作压力：0.8～1.0MPa 喷杆喷幅：12m 配套泵：名称 齿轮式高压喷雾泵 工作压力 0.5～3.5MPa 流量 35-58L/min 转速 550r/min 配套喷头：型式 锥形 数量 24个 雾锥角：110°喷量 1.2（工作压力0.3MPa）间隔 490mm 驱动方式：四轮驱动、四轮转向","20100","鲁T2015014","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2197,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市世昌机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式 规格型号：3WPZ-700A 外形尺寸：工作状态4050×12110×2520mm 运输状态 5330×1605×2520mm  药箱容量：700L 喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.5~0.8MPa喷头型式：扇形 喷杆：升降机构型式：电动推杆 折叠机构型式：电动推杆 喷杆长度：12.0m 配套动力：名称、机构型式 柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机 标定功率／转速36.8／2400kW(r／min) 配套泵：型式 三缸柱塞泵 工作压力：2.0~4.0 MPa流量22~30L／min 离地间隙：105.0cm 轴距：231.0cm 前／后最大轮距150.0／150.0 前／后轮胎规格：前轮外径109.0cm前轮胎宽8.0cm 前／后轮胎型式：实心橡胶轮 制动器型式：鼓式 离合器型式：／ 驱动方式：四轮驱动、四轮转向 驾驶室：无","20100","鲁T2016140","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2198,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市世昌机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700W","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式  规格型号：3WPZ-700W 外形尺寸：工作状态：3890*11900*2980mm 运输状态：4400*1700*2980mm 药箱容量：700L 喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.5~0.8 MPa 喷头：型式：扇形防滴喷头喷杆：升降机构型式：液压升降 折叠机构型式：液压折叠\n喷杆长度：12000mm 配套动力：名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机 标定功率/转速：36.8/2400  kW/（r/min） 配套泵：型式：三缸柱塞泵 工作压力：2.0-4.0 MPa\n流量：22-30 L/min 离地间隙：950mm 轴距（自走式）：2330mm 前/后最大轮距（自走式）：1500/1500 mm 前/后轮胎规格（自走式）：前轮外径：930mm 前轮胎宽：110mm 后轮外径：930mm 后轮胎宽：110mm 前/后轮胎型式：充气轮胎 制动器型式（自走式）：鼓式\n离合器型式（自走式）：无离合器 驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向 驾驶室：无","20100","部20171474","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2199,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市世昌机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KW","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式 规格型号：3WPZ-700KW 外形尺寸：工作状态：4600*12000*3035 mm 运输状态：4850*1890*3035mm 药箱容量：700L 喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.5~0.8MPa\n喷头：型式：扇形防滴喷头 喷杆：升降机构型式：液压升降 折叠机构型式：液压折叠\n喷杆长度：12000mm 配套动力：名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机 标定功率/转速：36.8/2400  kW/（r/min） 配套泵：型式：三缸柱塞泵 工作压力：2.0-4.0 MPa  流量：22-30 L/min 离地间隙：1060mm 轴距（自走式）：2300mm 前/后最大轮距（自走式）：1800/1800mm 前/后轮胎规格（自走式）：前轮外径：1600mm 前轮胎宽：80mm 后轮外径：1600mm  后轮胎宽：80mm 前/后轮胎型式：实心轮胎 制动器型式（自走式）：鼓式 离合器型式（自走式）：无离合器 驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向 驾驶室（自走式）：无驾驶室","20100","部20171475","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2200,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金富尔机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式规格型号：3WPZ-700；药箱容量：700L；喷杆长度：9700mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率：36.8KW；配套泵型式：齿轮泵；轴距(自走式)：2480mm；前/后轮胎型式：实心轮胎；制动器型式(自走式)：鼓式；离合器型式(自走式)：摩擦式；驱动方式(自走式)：四轮驱动、四轮转向","20100","部20171441","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2201,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPJZ-1000A","功率:36.8/50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式 / 自走式 \n标准功率：36.8\n驱动方式：四轮机械驱动\n转向系统：四轮液压转向\n外形尺寸mm：5304*16305*3573\n药箱容量L：1000\n喷头型式：单头扇形\n喷杆长度m：16\n喷杆升降机构型式：液压控制\n喷杆折叠机构型式：液压控制\n配套泵型式：隔膜泵\n离地间隙m：2.0\n轴距m：2.4\n前/后最大轮距：2.6/2.6\n离合器型式：磨片式\n配套泵流量 L/min 90 \n离地间隙 m 2 \n轴距 m 2.4","20100","黑2018031","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2202,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；工作压力（MPa）：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：4500×1700×2110；喷杆长度（适用于喷杆式）（mm）：10220；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700。","20100","2012041401000061","2019-08-30","通用类","山东省",""]
[2203,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；工作压力（MPa）：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：6750×2200×3300；喷杆长度（适用于喷杆式）（mm）：20340；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：400×2只。","20100","2012041401000061","2019-08-30","通用类","山东省",""]
[2204,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n规格型号 / 3WPZ-700；\n外形尺寸(工作状态) mm 4500×10500×2550；\n外形尺寸(运输状态) mm 4570×2200×2550；\n药箱容量 l 700；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形雾防滴喷头；\n喷杆升降机构型式 / 液压升降；\n喷杆折叠机构型式 / 液压折叠；\n喷杆(喷杆长度) mm 10500\n配套动力名称、结构型式 / 四缸水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400；\n配套泵型式 / 齿轮泵；\n配套泵工作压力 MPa 0.3-2.0；\n配套泵流量 l/min 60；\n离地间隙 mm 1200；\n轴距(自走式) mm 2420；\n前/后最大轮距 (自走式) mm 1850/1850；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) mm 1600；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) mm 90；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) mm 1600；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) mm 90；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) / 实心轮胎；\n制动器型式(自走式) / 鼓式；\n离合器型式(自走式) / 摩擦式；\n驱动方式(自走式) / 四轮驱动；\n\"","20100","部20180221","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2205,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东克撒斯机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ800-16A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：标定功率/转速（kw/r/min)36.8/2400形式：自走式、四轮驱动、四轮转向","20100","部20180017","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2206,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","常州雪绒花机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-800","功率:50.2马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；药箱容量：800L；配套动力：功率36.8KW、转速：2400r/min","20100","2015TJ037","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2207,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700GL","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)4500x1580x2520;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;配套泵：三缸柱塞泵（流量60L/min）","20100","苏农机（2018）第（0141）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2208,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700GW","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)4900x12000x3035;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;配套泵：三缸柱塞泵（流量60L/min）","20100","苏农机（2018）第（0142）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2209,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2400型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6500×2700×4000；喷杆长度：16.9m；药箱容量（L）：600×4。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2210,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n规格型号 / 3WPZ-700C；\n外形尺寸(工作状态) mm 4400×10870×2500；\n外形尺寸(运输状态) mm 4700×1820×2500；\n药箱容量 l 700；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形雾防滴喷头；\n喷杆升降机构型式 / 液压升降；\n喷杆折叠机构型式 / 液压折叠；\n喷杆(喷杆长度) mm 10870；\n配套动力名称、结构型式 / 四缸水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400；\n配套泵型式 / 隔膜泵；\n配套泵工作压力 MPa 2.5；\n配套泵流量 l/min 60；\n离地间隙 mm 1000；\n轴距(自走式) mm 2420；\n前/后最大轮距 (自走式) mm 1580/1580；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) mm 1200；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) mm 100；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) mm 1200；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) mm 100；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) / 实心轮胎；\n制动器型式(自走式) / 鼓式；\n离合器型式(自走式) / 摩擦式；\n驱动方式(自走式) / 四轮驱动；\n\"","20100","部20180222","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2211,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n规格型号 / 3WPZ-1000；\n外形尺寸(工作状态) mm 4450×11700×3230；\n外形尺寸(运输状态) mm 4450×2250×3230；\n药箱容量 l 1000；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形雾防滴喷头；\n喷杆升降机构型式 / 液压升降；\n喷杆折叠机构型式 / 液压折叠；\n喷杆(喷杆长度) mm 11500；\n配套动力名称、结构型式 / 四缸水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400；\n配套泵型式 / 隔膜泵；\n配套泵工作压力 MPa 2.5；\n配套泵流量 l/min 60；\n离地间隙 mm 1040；\n轴距(自走式) mm 2330；\n前/后最大轮距 (自走式) mm 1750/1750；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) mm 1220；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) mm 80；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) mm 1220；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) mm 80；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) / 实心轮胎；\n制动器型式(自走式) / 鼓式；\n离合器型式(自走式) / 摩擦式；\n驱动方式(自走式) / 四轮驱动；\n\"","20100","部20180223","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2212,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州迈特车桥制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600","功率:65马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n工作状态外形尺寸 mm 5400×17000×3200；\n运输状态外形尺寸  5400×2500×4200；\n药箱容量 L 1500；\n喷杆作业（整机作业）常用作业压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形；\n喷杆升降机构型式 / 液压；\n喷杆折叠机构型式 / 液压；\n喷杆长度 m 17；\n配套动力名称、结构型式 / 立式水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW(r/min) 48/2600；\n配套泵型式 / 隔膜泵；\n配套泵工作压力 MPa 0～2；\n配套泵流量 L/min 130～135；\n离地间隙 cm 125；\n轴距 cm 256；\n前/后最大轮距 cm 190.0～230.0可调；\n前轮外径 cm 190.0～230.0可调；\n前轮胎宽 cm 120；\n后轮外径 cm 18；\n后轮胎宽 cm 120；\n前/后轮胎型式 / 18；\n制动器型式 / 充气橡胶轮；\n离合器型式 / 鼓式；\n驱动方式 / 四轮驱动；\n\"","20100","鲁T2017030","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2213,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5450×1870×2450；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：1000mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20180369","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2214,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4200×1850×2300；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：15000mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min；离地间隙：950mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20180370","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2215,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WSH-700G","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5400×1860×2400；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","苏农机（2017）第（0043）号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2216,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4765×1630×2500；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：11000mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：940mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","部20180368","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2217,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×2500×3400；喷杆长度：13m；药箱容量（L）：600×2。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2218,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2400G型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6300×3100×3700；喷杆长度：18m；药箱容量（L）：380×4+280×2。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2219,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×2900×3700；喷杆长度：16m，药箱容量（L）：380×4。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2220,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4530×1900×2540(1600实心轮）4530×1900×2440(1400充气轮）；\n整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 10560；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 36.8/2400；\n发动机或电动机工作电压 V 24；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 60；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 700；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2221,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4550×1900×2500（1200实心轮、1200充气轮）；\n整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 10600；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 60；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 700；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2222,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4600×2000×2550（1600实心轮）4600×2000×2450（1400充气轮）\n整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 18100；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min  36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 60；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 700；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 250；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.72；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2223,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 4600×2000×2500(1200实心轮、1200充气轮）；\n整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 18100；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min kw 36.8/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 60；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 700；\n药箱材质 / 塑料；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 230；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","20100","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2224,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×3000×3800；喷杆长度：18m；药箱容量（L）：375×4。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2225,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2600型自走式喷杆喷雾机","功率:81马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：60kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6300×3100×3600；喷杆长度：18m；药箱容量：2600L。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2226,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6200×3300×3350；喷杆长度：16m；药箱容量：1500L。","20100","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2227,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-700L","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min ；离地间隙：1000mm；轴距(自走式)：2300mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm","20100","苏农机(2017)第(0326)号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2228,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；标定功率：36.8KW；液泵型式：齿轮泵；液泵流量：60L/min；药箱容积：1000L；喷杆长度：12000mm；","20100","2018041401000013","2023-02-22","通用类","河南省",""]
[2229,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；标定功率：36.8KW；液泵型式：齿轮泵；液泵流量:60L/min；药箱容量：700L；喷杆长度：10000mm；","20100","部20180749","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2230,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；标定功率：36.8/KW；液泵型式：齿轮泵；液泵压力：0.3-2.0MPa;液泵流量:60L/min；药箱容积：700L；喷杆长度：12000mm；","20100","2018041401000013","2023-02-22","通用类","河南省",""]
[2231,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；标定功率：36.8KW；液泵型式：隔膜泵；额定压力：2.5MPa；额定流量：160-180L/min；药箱容积：1500L；喷杆长度：15600mm；","20100","2018041401000013","2023-02-22","通用类","河南省",""]
[2232,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-700L","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，直列水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min；离地间隙：950mm；轴距(自走式)：2300mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm","20100","苏农机(2017)第(0099)号","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2233,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型式 ：自走式，四轮驱动、四轮转向；\n规格型号 / 3WPZ-700A；\n外形尺寸(工作状态) mm 4300×10400×2500；\n外形尺寸(运输状态) mm 4600×1820×2500；\n药箱容量 l 700；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5；\n喷头型式 / 扇形雾防滴喷头；\n喷杆升降机构型式 / 液压升降；\n喷杆折叠机构型式 / 液压折叠；\n喷杆(喷杆长度) mm 10400；\n配套动力名称、结构型式 / 四缸水冷四冲程柴油机；\n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400；\n配套泵型式 / 齿轮泵；\n配套泵工作压力 MPa 0.3-2.0；\n配套泵流量 l/min 60；\n离地间隙 mm 1000；\n轴距(自走式) mm 2420；\n前/后最大轮距 (自走式) mm 1580/1580；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) mm 1200；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) mm 100；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) mm 1200；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) mm 100；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) / 实心轮胎；\n制动器型式(自走式) / 鼓式；\n离合器型式(自走式) / 摩擦式；\n驱动方式(自走式) / 四轮驱动；\n\"","20100","部20180218","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2234,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆喷幅：10.4m；药箱容量：800L；","20100","部20180228","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2235,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1300","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆长度：10.4m；药箱容量：700L+300L+300L；","20100","部20180229","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2236,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700L","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆喷长度：18m；药箱容量：700L；","20100","部20180231","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2237,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆长度：11m；药箱容量：800L；","20100","2016041401000026","2021-03-06","通用类","山东省",""]
[2238,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700DL型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆长度：16m；药箱容量：700L；","20100","2016041401000026","2021-03-06","通用类","山东省",""]
[2239,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800GD型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆长度：16.5m；药箱容量：800L；","20100","2016041401000026","2021-03-06","通用类","山东省",""]
[2240,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.6Mpa；喷杆喷幅：12m；药箱容量：700L；","20100","部20170019","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2241,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：自走式；3、整机工作压力：0.3-0.5MPa；4、整机驱动型式：四轮驱动；5、整机转向型式：四轮转向；6、整机外形尺寸（单位mm）：6000×2300×2980；7、整机喷杆长度（单位mm）:17000；8、发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；9、发动机或电动机标定功率/转速/：36.8kW/2400r/min，马力：50马力；10、药箱药箱容积：1000升。","20100","2015041401000060","2020-07-07","通用类","山东省",""]
[2242,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：自走式；3、整机工作压力：0.3-0.5MPa；4、整机驱动型式：四轮驱动；5、整机转向型式：四轮转向；6、整机外形尺寸（单位mm）：4650×2200×2980；7、整机喷杆长度（单位M）：17米；8、发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；9、发动机或电动机标定功率/转速:36.8KW/2400r/min；马力：50马力；10、药箱药箱容积：800升。","20100","2015041401000060","2020-07-07","通用类","山东省",""]
[2243,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式     规格型号：3WPZ-800A      药箱容量：800L   运输状态外形尺寸：5430*2170*2270mm   配套动力名称结构形式：四缸水冷四冲程柴油机      驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮液压转向    喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.6Mpa      喷头型式：扇形，雾锥角110°      喷杆长度：10.400m       喷幅：11.500m                  升降机构型式：液压          标定功率/转速：36.8KW/2400r/min          配套泵形式：齿轮泵    泵工作压力：0.3~2.0Mpa                  流量：60L/min","20100","鄂2019175","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2244,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1900B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）5620×（2300-2600）×2630；\n喷杆长度：（mm)10940；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：1900L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","2017041401000048","2022-08-01","通用类","山东省",""]
[2245,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮液压转向，整机尺寸（mm）4450×1820×2300；\n喷幅：12M；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","鄂2017189","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2246,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4500×1750×2550；\n喷杆长度（mm)：17920；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","2017041401000048","2022-08-01","通用类","山东省",""]
[2247,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4750×1870×2600；\n喷杆长度（mm)：10600；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","2017041401000048","2022-08-01","通用类","山东省",""]
[2248,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）4680×(1740-2040)×2860；\n喷杆长度（mm)10600：；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：700L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","20100","2017041401000048","2022-08-01","通用类","山东省",""]
[2249,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPJZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:60/80马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：60kw，75马力：形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","2016041401000038","2021-05-19","通用类","黑龙江",""]
[2250,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","现代农装科技股份有限公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WZG-750","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式\t\t自走式\n规格型号\t\t3WZG-750\n外形尺寸(工作状态)\tmm\t4900×9860×3030\n外形尺寸(运输状态)\tmm\t4990×1805×3030\n药箱容量\tl\t750\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3～0.5\n喷头型式\t\t扇形雾防滴喷头\n喷杆升降机构型式\t\t电动升降\n喷杆折叠机构型式\t\t电动折叠\n喷杆(喷杆长度)\tmm\t9860\n配套动力名称、结构型式\t\t四缸水冷四冲程柴油机\n配套动力标定功率/转速\tkW/(r/min)\t36.8/2400\n配套泵型式\t\t齿轮泵\n配套泵工作压力\tMPa\t0.3～2.0\n配套泵流量\tl/min\t60\n离地间隙\tmm\t1080\n轴距(自走式)\tmm\t2490\n前/后最大轮距 (自走式)\tmm\t1540/1540\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\tmm\t1226\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\tmm\t80\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\tmm\t1226\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\tmm\t80\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\t\t实心橡胶轮胎\n制动器型式(自走式)\t\t鼓式\n离合器型式(自走式)\t\t摩擦片式\n驱动方式(自走式)\t\t四轮驱动\n驾驶室(自走式)\t\t无\n型式\t\t自走式","20100","部20180348","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[2251,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 5150×2470×2750(1600实心轮）5150×2470×2650(1400充气轮）\n整机喷杆长度 mm 21900；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 36.8；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   齿轮泵/隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0.3～2.0/3.0；\n液泵额定流量 L/min 80；\n药箱容积 L 700；\n药箱材质   塑料；\n空气室材质   不锈钢（齿轮泵）；\n空气室质量 g 300；\n空气室安装位置   外置；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢+塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2252,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 4630×2110×2540（1600实心轮）4630×2110×2440（1400充气轮）\n整机喷杆长度 mm 180000；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 36.8；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   齿轮泵/隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0.3～2.0/3.0；\n液泵额定流量 L/min 80；\n药箱容积 L 1000；\n药箱材质   塑料；\n空气室材质   不锈钢（齿轮泵）；\n空气室质量 g 300；\n空气室安装位置   外置；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢+塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2253,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 4800×2060×2540（1600实心轮）4800×2060×2440（1400充气轮）整机喷杆长度 mm 17700；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 36.8；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   齿轮泵/隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0.3～2.0/3.0；\n液泵额定流量 L/min 80；\n药箱容积 L 700；\n药箱材质   塑料；\n空气室材质   不锈钢（齿轮泵）；\n空气室质量 g 300；\n空气室安装位置   外置；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢＋塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2254,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 5150×2250×2500； 整机喷杆长度 mm 21400；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 36.8；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   齿轮泵/隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0.3～2.0/3.0；\n液泵额定流量 L/min 80；\n药箱容积 L 700；\n药箱材质   塑料；\n空气室材质   不锈钢（齿轮泵）；\n空气室质量 g 300；\n空气室安装位置   外置；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢+塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","20100","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2255,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WP-600GA","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","药箱容积：600L，型式：自走式，四轮驱动，四轮装修，功率：50马力","20100","鲁T2018062","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2256,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WP-1300G","功率:95马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","药箱容积：1300L，动力：95马力，四轮驱动、四轮转向，型式：自走式喷杆喷雾机","20100","2018TJ560","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2257,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZ-700G","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4500×1850×2400；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10m；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：125cm；驱动方式：四轮驱动；转向型式：四轮转向","20100","鲁T2016138","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2258,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；工作压力（MPa）：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：4500×1700×2110；喷杆长度（适用于喷杆式）（mm）：10220；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700。","20100","2016041401000102","2021-11-02","通用类","山东省",""]
[2259,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-5000G×2型自走式喷杆喷雾机","功率:125马力;形式:自走式,两驱:是 ;","功率：92kw；形式：自走式，两轮驱动；外形尺寸（mm）：6200×3600×3200；喷杆长度：21m；药箱容量：5000L。","44500","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2260,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100.096马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率：73.6KW（100.096马力），转速：2400r/min;结构型式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（长X宽X高）mm，6900X2880X3720；药箱容积L：400x4；喷杆长度:18m；配套泵名称：隔膜泵；配套泵流量L/min：80；额定压力MPa：3.0。","44500","2015041401000097","2020-11-11","通用类","山东省",""]
[2261,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100.096马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率：73.6KW（100.096马力），转速：2400r/min;结构型式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸：（长X宽X高）mm，5700X2550X3200；药箱容积L：3000；喷杆长度:18m；配套泵名称：隔膜泵；配套泵流量L/min：360；额定压力MPa：2.5。","44500","2015041401000097","2020-11-11","通用类","山东省",""]
[2262,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700LD-25型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：四轮自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：5420×2420×3300；喷杆长度(mm)：23400；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）；","44500","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[2263,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD-100型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700LD-100型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：四轮自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：5200×2410×3220；喷杆长度(mm)：16500；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）；","44500","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[2264,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东昊特机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","整机产品品目 :喷杆喷雾机 ;整机结构型式 :自走式 ;整机工作压力 MPa :0.3-0.4 ;整机驱动型式 :四轮驱动 ;整机转向型式 :折腰转向 整机外形尺寸 mm:5500×2500×2950 ;整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm :12000 ;整机限压安全装置 ：有 ；发动机或电动机名称 ：柴油机 ；发动机或电动机结构型式 ：四缸直列水冷四冲程 ；发动机或电动机标定功率/转速 r/min 74/2400 ；发动机或电动机生产方式 ：采购 ；液(气)泵/电机泵结构型式 ：齿轮式高压喷雾泵 ；液泵/电机泵额定压力 Mpa ：0.3-2.0 ；液泵/电机泵额定流量 L/min ：60（100ml/转） ；液泵/电机泵生产方式 ：采购 ；药箱药箱容积 l：500 ；药箱材质 ：聚乙烯LDPE ；药箱生产方式 ：采购 ；空气室（储压容器）材质 ：不锈钢 ；空气室（储压容器）质量 g ：217 ；空气室（储压容器）安装位置 ：外置 ；空气室（储压容器）生产方式 ：采购 ；限压安全装置结构型式 ：机械限位式 ；限压安全装置限定压力 Mpa ：≤0.48 ；限压安全装置生产方式 ：采购 ；喷杆材质 ：PPR ；喷杆允许最大工作压力 Mpa ：0.6 ；喷杆生产方式 ：采购 ；承压管材质 ：橡塑 ；承压管允许最大工作压力 Mpa ：22（200kgf/c㎡）；承压管生产方式 ：采购 ；开关组合允许最大工作压力 Mpa ：0.6 ；开关组合生产方式 ：采购 ；蓄电池类型类型 ：铅酸免维护蓄电池 ；蓄电池容量 Ah ：60 ；蓄电池标称电压 V ：12×2（串联） ；蓄电池生产方式 ：采购","44500","2019041401000032","2024-04-24","通用类","山东省",""]
[2265,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；整机外形尺寸：7690×2850×3700（mm）；药箱容量：2000L；四轮驱动，四轮转向；","44500","2013041401000097","2023-07-31","通用类","吉林省",""]
[2266,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1500A","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：6560×2620×3330（mm）；药箱容量：1500L；四轮驱动，四轮转向；","44500","吉农机鉴2018-026","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[2267,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:140.08马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：103kW（140.08马力）；整机外形尺寸： 6730×3180×3700（mm）；药箱容量：3000L；四轮驱动，四轮转向；","44500","2013041401000097","2023-07-31","通用类","吉林省",""]
[2268,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：5960×2600×3190（mm）；药箱容量：1000L；四轮驱动，四轮转向；","44500","吉农机鉴2018-025","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[2269,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1500","功率:140.08马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：103kW（140.08马力）；运输状态外形尺寸：6500×3500×3700（mm）；药箱容量：1500L；四轮驱动，四轮转向；","44500","部20171406","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[2270,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；整机外形尺寸：6730×3180×3620（mm）；药箱容量：2000L；四轮驱动，四轮转向；","44500","2013041401000097","2023-07-31","通用类","吉林省",""]
[2271,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；整机外形尺寸：5900×2720×3170（mm）；药箱容量：1000L；四轮驱动，四轮转向；","44500","2013041401000097","2023-07-31","通用类","吉林省",""]
[2272,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","禹城市亚泰机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸（长*宽*高）:4500*2530*3200 mm配套动力名称、结构形式：四缸直列程水冷柴油机  配套动力:74.5KW 喷杆长度:16000mm 喷幅：17000mm药液箱容量:2400L配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:180L/min","44500","2017281401000038","2022-11-24","通用类","山东省",""]
[2273,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","吉林省隆博农业发展有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型号规格：3WPZ-800；结构形式：自走式；外形尺寸：5300*2484*3200；喷杆展开宽度：17860mm；配套动力：柴油机；结构形式：四缸卧式水冷；标定功率：74.5kW；标定转速：2400r/min；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：2.0MPa；额定流量：126L/min","44500","2017041401000068","2022-10-16","通用类","吉林省",""]
[2274,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","吉林省隆博农业发展有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型号规格：3WPZ-1500；结构形式：自走式；外形尺寸：6750*3220*3560；喷杆展开宽度：22000mm；配套动力：柴油机；结构形式：四缸卧式水冷；标定功率：74.5kW；标定转速：2400r/min；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：2.0MPa；额定流量：126L/min","44500","2017041401000068","2022-10-16","通用类","吉林省",""]
[2275,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-3000B型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):6100X2710X3200药箱容量（L）：3000;整机工作压力（Mpa):0.3~0.6；喷杆长度（mm):16000；配套动力：直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","44500","2016041401000124","2021-12-20","通用类","山东省",""]
[2276,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-2600","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):工作尺寸：（7200-7600）×22300×3940 运输尺寸：7900×3500×3940药箱容量（L）：1300×2;喷杆作业压力（Mpa):0.2~0.4；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度（mm):22100；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","44500","部20181043","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2277,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5600*2400*2800；药箱容量：1500L×2；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：16100mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：160-180L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","44500","2017281401000046","2022-12-17","通用类","山东省",""]
[2278,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800F型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；外形尺寸（mm）5100×2250×2700；药箱容积800L；工作压力：0.3-0.6MPa；喷杆长度：18400mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2只（串联）","44500","2019041401000006","2024-01-24","通用类","山东省",""]
[2279,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-W2000","功率:125Kw/170马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.结构型式：自走式2.配套动力：四缸水冷直列四冲程柴油机；功率/转速kw/(r/min):125/2300；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.4；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：7500×3240×3610；5.药箱容积（L）：1000×2；6.液泵型式：隔膜泵1个，液泵工作压力（MPa）：0-2.0；液泵工作流量（L/min）：247-256；液泵转速（r/min）：540；7.喷杆喷幅（m）：22；8.配套喷头型式：扇形；喷头数量：45；驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","44500","苏农机（2018）第（0150）号","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[2280,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000HA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:74kW；驱动方式:四轮驱动；转向方式：四轮转向；形式:自走式，配套动力型式：直列四缸水冷四冲程柴油机，喷杆长度：16m，配套泵：隔膜泵","44500","2015041401000067","2020-08-03","通用类","山东省",""]
[2281,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","74kW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；外形尺寸（mm）：4780X2650X3030；喷杆长度（mm）：15500；喷幅（mm）：17500；工作压力（MPa）：0.3-0.5；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：215；药箱容积（L）：3000","44500","2018281401000014","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2282,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-YC-1000A","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式 / 自走式 \n规格型号 / 3WPZ-YC-1000A \n外形尺寸工作状态 mm 5300×22800×3200 \n外形尺寸运输状态 mm 5250×2000×3100 \n药箱容量 L 1000 \n喷杆作业（整机作业）常用工作压力 MPa 0.3～0.5 \n喷头型式 / 扇形喷头 \n喷杆升降机构型式 / 液压 \n喷杆折叠机构型式 / 液压 \n喷杆长度 mm 22800 \n配套动力名称、结构型式 / 柴油机（直列、水冷、四冲程） \n配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 74/2400 \n配套泵型式 / 隔膜泵 \n配套泵工作压力 MPa 3 \n配套泵流量 L/min 80 \n离地间隙 mm 1010 \n轴距（自走式） mm 2420 \n前/后最大轮距（自走式） mm 1830 \n前/后轮胎规格（自走式）前轮外径 mm 1300 \n前/后轮胎规格（自走式）前轮胎宽 mm 140 \n前/后轮胎规格（自走式）后轮外径 mm 1300 \n前/后轮胎规格（自走式）后轮胎宽 mm 140 \n前/后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式 / 充气轮胎 \n制动器型式（自走式） / 鼓式制动 \n离合器型式（自走式） / 机械离合 \n驱动方式（自走式） / 四轮驱动、四轮转向 \n驾驶室（自走式） / 封闭驾驶室","44500","苏农机（2019）第（0304）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2283,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600G","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）7300×2590×3880；药箱容量：800L×2；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：24500mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：120-170L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","44500","部20180362","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2284,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600B","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4900×2300×2800；药箱容量：1600L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：17500mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","44500","部20180379","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2285,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-3000","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):工作尺寸：6000X17900X3250 运输尺寸：6210X3250X3250药箱容量（L）：3000;喷杆作业压力（Mpa):0.5~1.0；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度（mm):17500；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1280;驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","44500","部20181017","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2286,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-1500J-4D","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（mm):工作尺寸：(5400-6100)X18000X(2850-3700) 运输尺寸：5620X3000X2850药箱容量（L）：500X3;喷杆作业压力（Mpa):0.3~0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度（mm):17800；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1230;驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","44500","部20181019","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2287,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-2000","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式\n外形尺寸（mm):工作尺寸：7000X22540X(3340-4000)\n 运输尺寸：7000X3240X3610\n药箱容量（L）：2000\n喷杆作业压力（Mpa):0.2~0.4\n喷头型式：扇形雾防滴喷头\n喷杆长度（mm):22000\n配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机\n离地间隙（mm):1910\n驱动方式：全时四轮四驱、四轮转向","44500","部20171449","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2288,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：6200×1950×2600；药箱容量L：600；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:10000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：齿轮泵；工作压力Mpa：0.3-2.0；流量l/min：60；离地间隙mm：640；轴距（自走式）mm：2750；制动器型式（自走式）：机械式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0316）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2289,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1500","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：6160×3000×3540；药箱容量L：1500（2个750L）；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:16000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：2.5；流量l/min：160-180；离地间隙mm：1735；轴距（自走式）mm：2810；制动器型式（自走式）：机械式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0312）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2290,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD-100型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700LD-100型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5200×2410×3220；喷杆长度(mm)：16500；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2","44500","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2291,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700LD-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-700LD-25型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5420×2420×3300；喷杆长度(mm)：23400；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：700；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2","44500","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2292,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：4300×1600×2600；药箱容量L：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:10000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：齿轮泵；工作压力Mpa：0.3-2.0；流量l/min：60；离地间隙mm：935；轴距（自走式）mm：2390；制动器型式（自走式）：机械式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0310）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2293,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：5250×2280×3680；药箱容量L：1000；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:16000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：0-2.5；流量l/min：100；离地间隙mm：1825；轴距（自走式）mm：2500；制动器型式（自走式）：机械式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0311）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2294,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2600B","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：6260×3480×3150；药箱容量L：2600；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：锥形；喷杆长度mm:16000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：2.5；流量l/min：280；离地间隙mm：1120；轴距（自走式）mm：2720；制动器型式（自走式）：机械式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0314）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2295,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：3950×2000×2200；药箱容量L：500；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:8000；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：三缸柱塞泵；工作压力Mpa：1.5-3.5；流量l/min：34-52；离地间隙mm：330；轴距（自走式）mm：2090；制动器型式（自走式）：机械式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0315）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2296,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","天津市圣弘机电设备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2600","功率:74kw/101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸mm：5650×3200×2950；药箱容量L：2600（1300L×2）；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:18000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：0-2.5；流量l/min：215；离地间隙mm：1000；轴距（自走式）mm：2620；制动器型式（自走式）：摩擦式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。","44500","苏农机（2019）第（0313）号","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[2297,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；生产者名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；生产企业名称（与营业执照相同）：青州江隆机械有限公司；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5800×2800×3320；喷杆长度(mm)：16700；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1400×2；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：≤0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","44500","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[2298,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","自走式高秆作物喷杆喷雾机","3WX-2000G","功率:144马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、名称：自走式高秆作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-2000G， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高8700×2800×3900（mm），5、药箱容量：2000（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：21（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机 8.1、规格型号：1104D， 8.2、标定功率/转速：106/2200 (kw/r/min)， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：2.0 （MPa），9.2、流量：253.4（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：42（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：2#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），3#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.97（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm），11、四轮转向、四轮驱动","44500","部20160366","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[2299,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-4000A","功率:270马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式；运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：8160×3740×3800；药箱容量L:4000；喷杆喷幅m:28；配套泵名称：离心泵；配套泵流量l/min：167～784；配套喷头型式：扇形雾喷头；配套喷头数量：56个；配套喷头雾锥角：110度；配套喷头喷量(单个)l/min：1.8（红）、2.4（棕）、2.7（灰）；配套喷头间隔mm：500；","44500","部20160581","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2300,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-2000A","功率:125马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：7310×3360×3750；药箱容量L:2000；喷杆喷幅m：18；配套泵名称：隔膜泵；配套泵流量l/min：215；配套喷头型式：扇形雾喷头；配套喷头数量：36个；配套喷头雾锥角度:110；配套喷头喷量(单个)l/min：1.2左右；配套喷头间隔mm：500;","44500","部20160580","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2301,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","华创机器人制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-3000A","功率:220马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：7560×3700×4160；药箱容量L:3000；喷杆喷幅m：21；配套泵名称：离心泵；配套泵流量l/min：260；配套喷头型式：扇形防滴喷头；配套喷头数量：42个；配套喷头喷量(单个)l/min：2.0左右；","44500","部2015349","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2302,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目 / 喷杆喷雾机；\n整机结构型式 / 自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3-0.6；\n整机驱动型式 / 四轮驱动；\n整机转向型式 / 四轮转向；\n整机外形尺寸 mm 5420×2320×2820；\n整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 18000；\n整机限压安全装置 / 有；\n发动机或电动机名称 / 柴油机；\n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速 kw r/min 74/2400；\n发动机或电动机生产方式 / 采购；\n液(气)泵/电机泵结构型式 / 齿轮泵/隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力 Mpa 0.3-2.0/0-2.5；\n液泵/电机泵额定流量 L/min 80；\n液泵/电机泵生产方式 / 采购；\n药箱药箱容积 l 2000；\n药箱材质 / 不锈钢；\n药箱生产方式 / 采购；\n空气室（储压容器）材质 / 不锈钢；\n空气室（储压容器）质量 g 230；\n空气室（储压容器）安装位置 / 外置；\n空气室（储压容器）生产方式 / 采购；\n限压安全装置结构型式 / 手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 Mpa ≤0.72；\n限压安全装置生产方式 / 采购；\n喷杆材质 / 不锈钢；\n喷杆允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n喷杆生产方式 / 采购；\n承压管材质 / 塑料；\n承压管允许最大工作压力 Mpa 2.76（400PSI）；\n承压管生产方式 / 采购；\n开关组合允许最大工作压力 Mpa 0.9；\n开关组合生产方式 / 采购；\n蓄电池类型类型 / 铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\n蓄电池生产方式 / 采购；\"","44500","2019041401000013","2024-02-19","通用类","山东省",""]
[2303,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1800","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-1800;外形尺寸mm：工作状态：4600×16500×2355（1.05米充气轮）4600×16500×2415（1.17米充气轮）4600×16500×2440（1.22米实心轮）4600×16500×2630（1.6米实心轮）；运输状态：4800×1920×2335（1.05米充气轮）4800×1920×2415（1.17米充气轮）4800×1920×2440（1.22米实心轮）4800×1920×2630（1.6米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速74/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：855（1.05米充气轮）/915（1.17米充气轮）/940（1.22米实心轮）/1130（1.6米实心轮）；轴距mm：2320；前/后最大轮距mm：1800；前/后轮胎规格mm：前轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）前轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；后轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）；后轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","44500","苏农机（2019）第（0120）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2304,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2500","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；规格型号：3WPZ-2500;外形尺寸mm：工作状态：5400×18600×2845（0.9米充气轮）5400×18600×2895（1米充气轮）5400×18600×2980（1.17米充气轮）；运输状态：5400×2550×2845（0.9米充气轮）5400×2550×2895（1米充气轮）5400×2550×2980（1.17米充气轮）；药箱容量：2500L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：18.75；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速74/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：隔膜泵，工作压力：3.0MPa，流量215L/min；离地间隙mm：1215（0.9米充气轮）/1265（1米充气轮）/1350（1.17米充气轮）；轴距mm：2920；前/后最大轮距mm：1950-2350；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1000（1米充气轮）/1170（1.17米充气轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/200（1米充气轮/1.17米充气轮）；后轮外径：：900（0.9米充气轮）/1000（1米充气轮）/1170（1.17米充气轮）；后轮胎宽110（0.9米充气轮）/200（1米充气轮/1.17米充气轮）；前/后轮胎型式：充气轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","44500","苏农机（2019）第（0118）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2305,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1900A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）:5640×（2300-2620）×2820；\n喷杆长度（mm)：10940；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：1900L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","44500","2019041401000010","2024-01-29","通用类","山东省",""]
[2306,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；药箱容量：2000L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：17100mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：2.5MPa；配套泵额定流量:215L/min","44500","2016041401000107","2021-11-07","通用类","山东省",""]
[2307,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800A","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：4630×2330×2800（mm）；药箱容量：800L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：10.200m；喷幅：11.700m；喷头型式：扇形，雾锥角；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：74KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","44500","鄂2019172","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2308,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000A","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：5800×2080×2800（mm）；药箱容量：1000L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：23.600m；喷幅：25.000m；喷头型式：扇形，雾锥角；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：74KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","44500","鄂2019173","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2309,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-3000A","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；运输状态尺寸：5750×2650×2760（mm）；药箱容量：3000L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：16.100m；喷幅：17.500m；喷头型式：扇形，雾锥角；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：74KW/2400（r/min）；配套泵：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：160-180L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","44500","鄂2019174","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2310,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4610*2180*2770；药箱容量：800L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：10200mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","44500","2017281401000046","2022-12-17","通用类","山东省",""]
[2311,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5800*2600*2560；药箱容量：1000L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：23600mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","44500","2017281401000046","2022-12-17","通用类","山东省",""]
[2312,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；工作压力（MPa）：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：6750×2200×3300；喷杆长度（适用于喷杆式）（mm）：20340；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：400×2只。","44500","2016041401000102","2021-11-02","通用类","山东省",""]
[2313,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2000","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：74.5kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：18米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：500L×2","44500","部20171450","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[2314,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.6；\n整机外形尺寸 mm 5420×2320×2820；\n整机喷杆长度 mm 18000；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 74；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   齿轮泵/隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 0.3-2.0/3.0；\n液泵额定流量 L/min 80；\n药箱容积 L 2000；\n药箱材质   不锈钢；\n空气室材质   不锈钢（齿轮泵）；\n空气室质量 g 300；\n空气室安装位置   外置；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.72；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢+塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.9；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","44500","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2315,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000Z型自走式喷杆喷雾机","功率:104.72马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：77kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：18.6米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：500L×2；","44500","2013041401000072","2023-07-27","通用类","吉林省",""]
[2316,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市禾田农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1300","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力(74kw)  形式：自走式，四轮驱动、四轮转向  外形尺寸(mm)工作状态4420×11260×2700运输状态4700×2900×2700 配套泵：齿轮泵  喷杆：液压升降、液压折叠","44500","部20181044","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2317,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","标定功率转速：74kw/2400r/min；结构型式：四轮驱动、四轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；喷杆长度：17.5m；药箱容量：1600L；","44500","2016041401000026","2021-03-06","通用类","山东省",""]
[2318,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1800型自走式高地隙喷杆喷雾机","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：自走式高地隙（龙门式）；3、整机工作压力：0.4-0.6MPa；4、整机驱动型式：四轮驱动；5、整机转向型式：四轮转向；6、整机外形尺寸（单位mm）：7300×4000×3900；7、整机喷杆长度：23.8米；8、整机水平射程或喷幅：24米；9、整机净重：6500KG；10、发动机或电动机结构型式：四缸水冷增压柴油发动机；11、发动机或电动机标定功率/转速：103KW/2300r/min；马力：140马力；12、药箱药箱容积：900升×2个。","44500","2015041401000060","2020-07-07","通用类","山东省",""]
[2319,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸：4400*1750*2490（mm）；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：9800；结构形式：机械限位式；配套动力：柴油机；结构形式：立式、直列、水冷、四冲程；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；配套泵型式：齿轮式高压喷雾泵；配套泵压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（l/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；空气室材质：不锈钢；质量（g）：239:；喷射部位喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12*2（2只串联）。","44500","2017041401000065","2022-09-27","通用类","山东省",""]
[2320,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸：5260*2230*3600（mm）；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：18910；结构形式：机械限位式；配套动力：柴油机；结构形式：立式、直列、水冷、四冲程；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；配套泵型式：齿轮式高压喷雾泵；配套泵压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（l/min）：80~100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1300；空气室材质：不锈钢；质量（g）：229:；喷射部位喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12*2（2只串联）。","44500","2017041401000065","2022-09-27","通用类","山东省",""]
[2321,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸：6800*3260*3290（mm）；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：20710；结构形式：机械限位式；配套动力：柴油机；结构形式：直列、水冷、四冲程；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74.5/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵压力（MPa）：0-2.0；配套泵流量（l/min）：110~116；药箱材质：不锈钢；药箱容积（L）：750*2（个）；喷射部位喷杆材质：PVC；最高允许工作压力（MPa）：6.0；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12*2（2只串联）。","44500","2017041401000065","2022-09-27","通用类","山东省",""]
[2322,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ1200-18","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 5400×21000×3500 mm，药箱容量：1400L, 喷杆喷幅:21.5m, 配套喷头型式:扇形, 配套喷头数量:43个,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液压,喷杆长度:21m, 配套动力名称、结构型式:四缸四冲程柴油机,配套泵名称:隔膜泵,配套泵流量:185 L/min,配套泵转速:550r/min,离地间隙:1.25m,轴距:2.9 m,前/后轮最大轮距:2.4 m,前轮外径:Ф1.57m,前轮胎宽: 0.195 m,后轮外径:Ф1.57m,后轮胎宽:0.195m,前/后轮胎型式:充气高花橡胶/充气高花橡胶,制动器型式:盘式 ,离合器型式:湿式多片常结合摩擦式,驱动方式/转向方式）:四轮驱动/四轮转向, 驾驶室:普通式。","44500","2017TJ184","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2323,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPYZ-3000","功率:176/240马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.配套动力（kw）：176.2.驱动方式：液压四l轮驱动.3.转向方式：液压助力四轮转向.4.型式 / 自走式.5.规格型号 / 3WPYZ-3000 .6.外形尺寸工作状态 mm 8200×23900×4290 .7.外形尺寸运输状态 mm 8560×3870×4290 .8.药箱容量 L 3000 .9.喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5 .10.喷头型式 / 多头扇形 .11.喷杆升降机构型式 / 液压控制 .12.喷杆折叠机构型式 / 液压控制 .","44500","黑2017037","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2324,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPJZ-2000","功率:73.5/100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.配套动力（kw）：73.5 .2.驱动方式：机械四轮驱动.3.转向方式：液压助力四轮转向.4.型 式 / 自走式.5.规格型号 / 3WPJZ-2000 .6.外形尺寸工作状态 mm 5240×20880×3790 .7.外形尺寸运输状态 mm 5840×3150×3790 .8.药箱容量 L 2000 .9.喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3-0.5 .10.喷头型式 / 单头扇形","44500","黑2017036","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2325,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPYZ-2000A","功率:92/125马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.配套动力（kw）：92.，形式：自走式；2.驱动方式：液压四轮驱动.3.转向方式：液压助力四轮转向.4.地隙高度：2米，.5.轮    距：1.95米-2.6米.6.药箱容积：2000L.7.喷幅宽度：21米，.8.喷杆高度：0.5-3米，.9.药臂折叠：五段喷杆液压自动折叠.10.药臂升降：液压升降.11.喷头数量：42个.12.结构尺寸（长*宽*高mm）：6600×3320×3630.","44500","黑2017082","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2326,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPYZ-2000","功率:129/175马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.配套动力（kw）：129、2.驱动方式：液压四驱 3.转向方式：液压助力四轮转向4.型式 / 自走式 5.规格型号 / 3WPYZ-2000。 6.外形尺寸工作状态 mm 6490×21000×3860 .7.外形尺寸运输状态 mm 7100×3740×4100 .8.药箱容量 L 2000 .9.喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5 .10.喷头型式 / 多头扇形 .11.喷杆升降机构型式 / 液压控制 .12.喷杆折叠机构型式 / 液压控制 .13.喷杆长度 m 21.5","44500","黑2017034","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2327,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPYZ-3000A","功率:129/175马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率kw:129、.驱动方式：四轮驱动.2.转向系统：四轮液压转向.3.型式 / 自走式 .4.规格型号 / 3WPYZ-3000A .5.外形尺寸工作状态 mm 7280×27300×3900 .6.外形尺寸运输状态 mm 7280×3380×3900 .7.药箱容量 L 3000 .8.喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3～0.5 .9.喷头型式 / 多头扇形 .10.喷杆升降机构型式 / 液压控制 .11.喷杆折叠机构型式 / 液压控制 .12.喷杆喷杆长度 m 27.3","44500","黑2018022","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2328,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；工作压力（MPa）：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：6750×2200×3300；喷杆长度（适用于喷杆式）（mm）：20340；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：400×2只。","44500","2012041401000061","2019-08-30","通用类","山东省",""]
[2329,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东克撒斯机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ2600-16型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：标定功率/转速（kw/r/min)74/2400\n形式：自走式、四轮驱动、四轮转向","44500","2017041401000069","2022-10-16","通用类","山东省",""]
[2330,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东克撒斯机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ1500-16型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：标定功率/转速（kw/r/min)74/2400\n形式：自走式、四轮转向、四轮驱动","44500","2017041401000069","2022-10-16","通用类","山东省",""]
[2331,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东克撒斯机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ1000-16型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：标定功率/转速（kw/r/min)74/2400\n形式：自走式、四轮转向、四轮驱动","44500","2017041401000069","2022-10-16","通用类","山东省",""]
[2332,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东克撒斯机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ1000-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","配套动力：标定功率/转速（kw/r/min)74/2400\n形式：自走式、四轮转向、四轮驱动","44500","2017041401000069","2022-10-16","通用类","山东省",""]
[2333,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WX-2000HS","功率:144马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、名称：自走式水旱两用喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-2000HS， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高5600×2350×4000（mm），5、药箱容量：2000（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：18（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机,8.1、规格型号：1104D， 8.2、标定功率/转速：106/2200(kw/r/min)， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：2.0 （MPa），9.2、流量：253.4（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：36（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：2#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），3#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.97（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm），11、四轮转向、四轮驱动","44500","部20160367","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[2334,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600G","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）7300×2590×3880；药箱容量：800L×2；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：24500mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：120-170L/min；离地间隙：1930mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","44500","部20180371","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2335,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1600B","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4900×2300×2800；药箱容量：1600L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头形式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：17500mm；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min；离地间隙：1080mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","44500","部20180380","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2336,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-5000G×4型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74.5kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：7000×3400×3400；喷杆长度：25m；药箱容量：5000L。","44500","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2337,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:125马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：92kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6500×3600×3700；喷杆长度：21m；药箱容量（L）：1500×2。","44500","2014041401000067","2019-09-23","通用类","黑龙江",""]
[2338,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1200A","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式     规格型号：3WPZ-1200A      药箱容量：1200L   运输状态外形尺寸：5460*2260*2560mm   配套动力名称结构形式：四缸水冷直列四冲程柴油机      驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮液压转向    喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.6Mpa      喷头型式：扇形，雾锥角110°      喷杆长度：10.400m       喷幅：11.500m       升降机构型式：液压       标定功率/转速：74KW/2400r/min          配套泵形式：齿轮泵    泵工作压力：0.3~2.0Mpa         流量：60L/min","44500","鄂2019176","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2339,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1900A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向，整机尺寸（mm）5620×（2300-2600）×2810；\n喷杆长度（mm)：10940；工作压力（MPa)：0.2~0.4；药箱容积：1900L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)","44500","2017041401000048","2022-08-01","通用类","山东省",""]
[2340,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPYZ-3000B型自走式喷杆喷雾机","功率:92/125马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：92kw，125马力 ；’形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","44500","2016041401000038","2021-05-19","通用类","黑龙江",""]
[2341,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机 ；\n项目 单位 设计值；\n整机产品品目   喷杆喷雾机；\n整机结构型式   自走式；\n整机工作压力 MPa 0.3～0.5；\n整机外形尺寸 mm 5100×2300×2980（960充气轮）5100×2300×3100（1200实心轮）5100×2300×3200（1400实心轮）；\n整机喷杆长度 mm 17800；\n驱动型式   四轮驱动；\n转向型式   四轮转向；\n发动机名称   柴油机；\n发动机结构型式   四缸四冲程水冷；\n发动机标定功率 kW 74；\n发动机标定转速 r/min 2400；\n液泵结构型式   隔膜泵；\n液泵额定压力 MPa 3.0；\n液泵额定流量 L/min 160-180；\n药箱容积 L 2000；\n药箱材质   塑料；\n限压安全装置结构型式   手动弹簧式；\n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6；\n喷射部件喷杆材质   不锈钢+塑料；\n喷射部件承压管材质   塑料；\n喷射部件最高允许工作压力 Mpa 0.75；\n蓄电池类型   铅酸；\n蓄电池容量 Ah 80；\n蓄电池标称电压 V 12×2（串联）；\"","44500","2017281401000041","2022-12-06","通用类","山东省",""]
[2342,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式风幕喷杆喷雾机","3WP-2600G","功率:152马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","药箱容积：2600L，发动机功率：152马力，型式：自走式喷杆喷雾机，四轮驱动、四轮转向","44500","2015TJ066","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2343,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","浙江菱木农机有限公司","牵引式风送喷雾机","ZLM580FB","形式:牵引式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:12.1m;","型式：牵引式；外形尺寸：1500*1070*1320mm；工作压力：0.5-1.2MPa；配套动力：单项异步电动机；风机标定功率/转速kw/（r/min）：0.55/1450 ：液泵标定功率/转速kw/（r/min）：0.75/2800；叶轮直径：490mm;液泵额定流量(L/min)8~10;药箱容量380L；喷幅半径：≥12m；喷雾量(L/min)2.7;","4300","部20171430","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2344,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","河北中农博远农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WFX-400","形式:牵引式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:6.5m;","结构形式：牵引式，外形尺寸：1450mm*1135mm*1240mm，工作压力：0.5-2.5MPa,液泵结构形式：隔膜泵，液泵额定流量：79-75  l/min,风机：额定转速2200r/min,叶轮直径710mm，叶轮材质：尼龙叶片铸铝轮毂，药箱额定容量400L，喷幅13m.整机质量：212kg","4300","部20171445","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[2345,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","浙江富王机械有限公司","牵引式风送喷雾机","ZFW-490-360","形式:牵引式 ;药箱容积:360L;喷幅半径:12.4m;","型式：牵引式；外形尺寸：2040*980*820mm；工作压力：1.5-3.0MPa；药箱容积：360L；配套动力：单缸四冲程汽油机;标定功率转速:8kw(风机用4.0/3600:；液泵用4.0/3600）；配套泵：柱塞泵；叶轮直径490mm;额定流量：15～25L/min；额定转速：2800r/min；喷幅半径：≥6m；喷雾量5.6L/min","4300","部20171425","2021-12-31","非通用类","北京市",""]
[2346,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","南通黄海药械有限公司","风送式果林喷雾机","3WG-800A","形式:牵引式 ;药箱容积:800L;喷幅半径:10m;","1、商标：狼山；2、型式：牵引式；3、规格型号：3WG-800A；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：2680×1260×1420；5、配套动力型式：PTO；6、风机型式：轴流式；7、风机叶轮直径mm：680；8、风机标定功率/转速kW/（r/min)：5/1800；9、液泵型式：隔膜泵；10、液泵规格型号：MB480/3.0；11、液泵标定功率/转速kW/（r/min)：5.5/600；12、药箱容积L：800；13、喷幅半径m：≥10。","4300","部20170829","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[2347,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","安徽卫民现代农业装备有限公司","牵引式风送喷雾机","3WFQ-94-800","形式:牵引式 ;药箱容积:800L;喷幅半径:15m;","1、结构形式：牵引式；2、工作压力：0.1-1.5MPa；3、外形尺寸2960×1300×1460；4、液泵：隔膜泵，额定流量：105-110L/min；5、风机：额定转速2900r/min，叶轮直径：690mm，叶轮材质：尼龙树脂；6、药箱：800L；喷幅：30米","4300","部20180199","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2348,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","任县济农农机有限责任公司","风送式喷雾机","3WG-1000型车载式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1050L;喷幅半径:10m;","外形尺寸（mm）：1730×980×1620（不含车）\n药箱容积（   L ）：1050\n喷幅（M）：10","7700","2019281401000011","2024-04-28","非通用类","河北省",""]
[2349,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","雷沃重工股份有限公司","牵引式风送喷雾机","3WQF-1000","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:25m;","结构型式：牵引式，药箱容量：1000L；喷幅半径（m）：25","7700","苏农机（2017）第（0325）号","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[2350,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司","风送式喷雾机","3WSH500","形式:牵引式 ;药箱容积:1500L;喷幅半径:≥6m;","1、结构型式：牵引式；2、规格型号：3WSH500；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2800×1310×1700；4、药箱容量L：1500；5、配套动力型式：拖拉机动力输出轴；6、配套动力功率：29KW；7、风机型式：轴流式；8、风机叶轮直径：600mm；9、风机标定功率/转速KW/（r/min）：0.75/2200；10、液泵型式：活塞式隔膜泵；11、液泵规格型号：MB345/2.5；12、液泵标定功率/转速KW/（r/min）：3.0/600；","7700","部20160568","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[2351,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","天津沃能达实业有限公司","牵引式风送喷雾机","3WFQ-1000B","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:35m;","1.结构形式：牵引式,2.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.6,3.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：2700╳1300╳2600,4.风机结构型式：轴流卧式,5.标定功率/转速kw/(r/min))：3/2800,6.风机叶轮直径（mm）：500,7.液泵电机结构形式：卧式,8.标定功率/转速kw/(r/min))：3/500-800,9.药箱容积（L）：1000,10.液泵型式：三缸柱塞泵1个,11.液泵工作压力（Mpa）：2.0,12.液泵工作流量（L/min）： 21,13.液泵转速（r/min）：900,14.水平射程（喷幅半径）（m）：35,15.配套喷头型式：锥形,16.最大喷雾量（L/min）：26","7700","苏农机（2017）第（0115）号","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[2352,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州创富机械有限公司","牵引式风送喷雾机","CF-1000","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:12m;","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥12m,牵引式","7700","苏农机（2019）第（0318）号","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2353,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","湖北名泰农机有限公司","牵引式风送喷雾机","3WG-1000A","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:6m;","结构形式：牵引式；外形尺寸（mm)：2300*1750*1330；液泵结构形式：柱塞泵；风机额定转速（r/min)：3600；叶轮直径(mm)：305；\n叶轮材质：钢板；药箱额定容量：1000L","7700","部20171062","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[2354,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","天津沃能达实业有限公司","牵引式 风送喷雾机","3WFQ-1000A","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:35m;","1.结构形式：牵引式,2.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.6,3.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：2800╳1400╳2400,4.风机结构型式：轴流卧式,5.标定功率/转速kw/(r/min))：3/2800,6.风机叶轮直径（mm）：485,7.液泵电机结构形式：卧式,8.标定功率/转速kw/(r/min)：3/500-800,9.药箱容积（L）：1000,10.液泵型式：三缸柱塞泵1个,11.液泵工作压力（Mpa）：2.0－5.0,12.液泵工作流量（L/min）： 21－34,13.液泵转速（r/min）：600,14.水平射程（喷幅半径）（m）：35,15.配套喷头型式：锥形,16.最大喷雾量（L/min)：25。","7700","苏农机（2017）第（0114）号","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[2355,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","潍坊沃林机械设备有限公司","牵引风送式喷雾机","3WF-1000","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:≥8m;","1、型号名称：3WF-1000型牵引风送式喷雾机；2、结构型式：牵引式；3、外形尺寸：3140×1260×1350mm；4、工作压力：0.5～1.0MPa；5、液泵结构型式：隔膜泵；6、液泵额定流量：100L/min；7、风机额定转速：2600r/min；8、风机叶轮直径：800mm；9、风机叶轮材质：铝（轮毂）+尼龙（叶片）；10、药箱额定容量：1000L；11、喷幅：≥16m（喷幅半径≥8m）","7700","部20180746","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[2356,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","潍坊沃林机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WF-1500型牵引风送式喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1500L;喷幅半径:≥8m;","1、型号规格：3WF-1500；2、品目：风送喷雾机；3、结构型式：牵引式；4、外形尺寸：3280×1350×1400mm；5、工作压力：0.5～1.0MPa；6、喷幅：≥16m（喷幅半径≥8m）；7、液泵结构型式：隔膜泵；8、液泵额定流量：130L/min；9、药箱容积：1500L；10、风机标定转速：2200r/min；11、风机叶轮直径：800mm；12、风机叶轮材质：铝（轮毂）+尼龙（叶片）","7700","2018041401000008","2023-01-14","非通用类","山东省",""]
[2357,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","潍坊沃林机械设备有限公司","牵引风送式喷雾机","3WF-1200","形式:牵引式 ;药箱容积:1200L;喷幅半径:≥8m;","1、型号名称：3WF-1200型牵引风送式喷雾机；2、结构型式：牵引式；3、外形尺寸：3580×1460×1420mm；4、工作压力：0.5～1.0MPa；5、液泵结构型式：隔膜泵；6、液泵额定流量：99L/min；7、风机额定转速：2600r/min；8、风机叶轮直径：800mm；9、风机叶轮材质：铝（轮毂）+尼龙（叶片）；10、药箱额定容量：1200L；11、喷幅：≥16m（喷幅半径≥8m）","7700","部20180745","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[2358,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","潍坊沃林机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WF-1600型牵引风送式喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1600L;喷幅半径:≥8m;","1、型号名称：3WF-1600型牵引风送式喷雾机；2、结构型式：牵引式；3、外形尺寸：3920×1400×1420mm；4、工作压力：0.5～1.0MPa；5、液泵结构型式：隔膜泵；6、液泵额定流量：73.1-76L/min；7、风机额定转速：2600r/min；8、风机叶轮直径：800mm；9、风机叶轮材质：铝（轮毂）+尼龙（叶片）；10、药箱额定容量：1600L；11、喷幅：≥16m（喷幅半径≥8m）","7700","2018041401000008","2023-01-14","非通用类","山东省",""]
[2359,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","昆明鸿溪机电有限公司","牵引式风送喷雾机","3WFQY-1000","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:13m;","结构形式：牵引式；液泵结构型式：柱塞泵；药箱额定容量：1000L；喷幅半径：13m","7700","苏农机（2019）第（0125）号","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[2360,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市路桥金田园农机有限公司","牵引式风送喷雾机","3WF-1000-1.5","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:14m;","牵引式；外形尺寸：1830*1045*1400mm；工作压力：2.0～3.5；药箱容积：1000L；配套动力：单相异步电动机；标定功率/转速(KW/r/min):风机用0.18/1250:；液泵用1.1/2800；配套泵：柱塞泵;额定流量：8-12L/min;风机额定转速：1250r/min；喷幅：≥13m；喷雾量8.2L/min","7700","部20180762","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2361,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市路桥金田园农机有限公司","牵引式风送喷雾机","3WF-1000-1.65","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:24.2m;","牵引式；外形尺寸：1800*1630*1670mm；工作压力：2.0～3.5MPa;药箱容积：1000L；配套动力：单相异步电动机；标定功率/转速KW/r/min:1.65(风机用0.55/1450:；液泵用1.1/2800)；配套泵：柱塞泵;额定流量：8-12L/min;风机额定转速：1450r/min；风机叶轮直径：490mm；喷幅：≥24m；喷雾量6.2L/min","7700","部20180752","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2362,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","河北中农博远农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-1600","形式:牵引式 ;药箱容积:1600L;喷幅半径:8.5m;","结构形式：牵引式，外形尺寸：3900mm*1400mm*1500mm，工作压力：0.5-2.5MPa,液泵结构型式：隔膜泵，液泵额定流量：137-130 l/min,风机：额定转速2200r/min,叶轮直径810mm，叶轮材质：尼龙叶片铸铝轮毂，药箱额定容量1600L,喷幅17m。整机质量：590kg","7700","部20171446","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[2363,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","河北中农博远农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-2000","形式:牵引式 ;药箱容积:2000L;喷幅半径:8.5m;","结构形式：牵引式，外形尺寸：4000mm*1500mm*1500mm，工作压力：0.5-2.5MPa,液泵结构型式：隔膜泵，液泵额定流量：137-130 l/min,风机：额定转速2200r/min,叶轮直径810mm，叶轮材质：尼龙叶片铸铝轮毂，药箱额定容量2000L，喷幅17m。整机质量：620kg","7700","部20171444","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[2364,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","浙江富王机械有限公司","牵引式风送喷雾机","FW4-590-1000","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:15.5m;","型式：牵引式；外形尺寸：2146*1300*1300mm；工作压力：1.5-3.0MPa;药箱容量：1000L；配套动力：单缸风冷四冲程汽油机;标定功率转速:4.75kw/（r/min）(泵用汽油机4.2/3600;风机用汽油机0.55/1450)；配套泵：柱塞泵;额定流量：15～25L/min；额定转速：3600r/min；叶轮直径:490mm;喷幅：≥15m;喷雾量:10.7L/min","7700","部20180758","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[2365,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","浙江富王机械有限公司","风送式喷雾机","FW32-4.0-1.15","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:15m;","型式：牵引式；外形尺寸：1815*1635*1400mm；工作压力：1.5-3.0MPa;药箱容积：1000L；配套动力：单缸风冷四冲程汽油机;标定功率转速:5.15kw/（r/min）(风机用汽油机1.15/3600:；泵用汽油机4.0/3600）；配套泵：柱塞泵;额定流量：15～25L/min;额定转速：3600r/min；叶轮直径:330mm;喷幅：≥13m;喷雾量:5L/min","7700","部20180374","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[2366,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","浙江富王机械有限公司","牵引式风送喷雾机","FW100-1200","形式:牵引式 ;药箱容积:1200L;喷幅半径:21m;","型式：牵引式；外形尺寸：2900*1250*1450mm；工作压力：1.0-2.0MPa;药箱容积：1200L；配套泵：隔膜泵；叶轮直径1000mm;额定流量：90～110L/min;额定转速：2000r/min；喷幅半径：≥10m:喷雾量:12L/min","7700","部20171436","2021-12-31","非通用类","北京市",""]
[2367,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","南通黄海药械有限公司","风送式果林喷雾机","3WG-1200A","形式:牵引式 ;药箱容积:1200L;喷幅半径:10.5m;","1、商标：狼山；2、型式：牵引式；3、规格型号：3WG-1200A；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：3000×1300×1490；5、配套动力型式：PTO；6、风机型式：轴流式；7、风机叶轮直径mm：670；8、风机标定功率/转速kW/（r/min)：5/1800；9、液泵型式：隔膜泵；10、液泵规格型号：MB480/3.0；11、液泵标定功率/转速kW/（r/min)：5.5/600；12、药箱容积L：1200；13、喷幅半径m：≥10.5。","7700","部20170828","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[2368,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","安徽卫民现代农业装备有限公司","牵引式风送喷雾机","3WFQ-120-1500","形式:牵引式 ;药箱容积:1500L;喷幅半径:21m;","1、结构形式：牵引式；2、工作压力：0.1-1.5MPa；3、外形尺寸：3760×1400×1540；4、液泵：隔膜泵，额定流量：113.3-116.3L/min；5、风机：额定转速2900r/min，叶轮直径：800mm，叶轮材质：尼龙树脂；6、药箱：1500L；喷幅：42米","7700","部20180200","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2369,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","淄博金禾丰农机有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:21m;","发动机结构型式：单缸风冷四冲程，功率;3600KW,转速：3600rmin,生产厂家：重庆耀虎动力机械有限公司，三缸柱塞泵，额定压力：1.5-3.5MPA,药箱容积300L,风机是铝合金，转速是2800r/min,喷杆是不锈钢，最大压力是4.5MPA,整机水平射程或喷福：21m.","6000","2018041401000064","2023-12-25","非通用类","山东省",""]
[2370,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","偃师市绿丝农业发展有限公司","风送式喷雾机","3WF-300D","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:20m;","自走式；药箱容积：350L；喷幅：20m","6000","部20180376","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[2371,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","偃师市绿丝农业发展有限公司","风送式喷雾机","3WF-300C","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:20m;","自走式；药箱容积：350L；喷幅：20m","6000","部20180375","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[2372,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","天津沃能达实业有限公司","自走式风送喷雾机","3WGZ-900","形式:自走式 ;药箱容积:900L;喷幅半径:35m;","1.结构型式：自走式,2.配套动力：单缸水冷卧式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200,4.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.6,5.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：3800╳1500╳2500,6.风机结构型式：轴流风机,7.标定功率/转速kw/(r/min)：3/2800,8.风机叶轮直径（mm）：485,9.药箱容积（L）：900,10.液泵型式：三缸柱塞泵，11.液泵规格型号：ZB-60，12.液泵工作压力（MPa）：2.0－5.0,13.液泵工作流量（L/min）： 21－34,14.液泵转速（r/min）：600,15.水平射程（喷幅）（m）：35,16.配套喷头型式：扇形,17.最大喷雾量（L/min）：16。","6000","苏农机（2017）第（0116）号","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[2373,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","招远市浩峰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WFS-350B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:36m;","结构型式：自走式；药箱容积（L）:350;水平射程或喷幅半径（m）:36；标定功率（kw）18；","6000","2017041401000079","2022-11-06","非通用类","山东省",""]
[2374,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","招远市浩峰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WFS-350A型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:36m;","结构型式：自走式；药箱容积（L）:350;水平射程或喷幅半径（m）:36；标定功率（kw）18；","6000","2017041401000079","2022-11-06","非通用类","山东省",""]
[2375,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","湖北名泰农机有限公司","履带自走式风送喷雾机","3WG-380","形式:自走式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:30m;","外型尺寸：2000*800*1680MM； 结构质量：350kg ；药箱容量：380L; 喷幅：30米；配套风机型式：风冷单缸四冲程 ；履带宽度：180MM 节数：34节","6000","部20171061","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[2376,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","湖北名泰农机有限公司","履带自走式风送喷雾机","3WG-35","形式:自走式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:35.5m;","履带自走式；整机重量:360KG；外型尺寸:2200*850*1700；药箱容量:380L；喷幅:35.5米；风机叶轮材质:碳钢板","6000","部20180378","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[2377,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东昊特机械有限公司","风送式喷雾机","3WDZ-300B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:35m;","整机结构型式 :自走风送式 ;整机工作压力 MPa :1.5-2.0 ;整机外形尺寸 mm:3540×1100×2000 ;喷幅/水平射程 mm :35000 ;驱动型式 :两轮驱动 ;转向型式:前轮转向 ;发动机名称 :汽油机（风送、液泵）；电动机（行走） ;发动机结构型式 :单缸、四冲程、风冷；直流串励电动机 ;发动机标定功率 kW :8.1；0.7 ;发动机标定转速 r/min :3600；3500 ;发动机工作电压 :V :48 ;液泵结构型式 :三缸柱塞泵 ;药箱容积 L :300 ;药箱材质 :聚乙烯LDPE ;空气室质量 g :419 ;空气室安装位置 :外置;限压安全装置结构型式 :机械式 ;限压安全装置限定压力 MPa ≤2.4 ;喷射部件喷杆材质 :不锈钢 ;喷射部件最高允许工作压力 Mpa :≤3.0 ;风机叶轮材质 :铝合金 ;风机叶轮风机标定转速 r/min :3000 ;风机叶轮直径 mm :480×2;充电器充电电流 A :5.0 ;蓄电池类型 :铅酸电池 ;蓄电池容量 Ah :180 ;蓄电池标称电压 V: 12×4","6000","2018281401000055","2023-10-24","非通用类","山东省",""]
[2378,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东昊特机械有限公司","风送式喷雾机","3WFZ-300C型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:35m;","整机外形尺寸 mm :3700×1190×2150 ; 喷幅/水平射程 mm :35000 ;驱动型式 ;两轮驱动 :转向型式 :前轮转向 ;发动机名称 :汽油机；汽油机（风机） ;发动机结构型式 :单缸、风冷、四冲程;单缸、四冲程、风冷 ;发动机标定功率 kW :4.9；8.1 ;药箱容积 L :300 ;药箱材质 :聚乙烯LDPF ;空气室材质 :不锈钢 ;空气室质量g :419 ;空气室安装位置 :外置 ;限压安全装置结构型式 :机械式 ;限压安全装置限定压力 MPa :≤2.4 ;喷射部件喷杆材质 :不锈钢 ;喷射部件最高允许工作压力 Mpa :≤3.0 ;风机叶轮材质 :铝合金 ;蓄电池类型 :铅酸电池 ;蓄电池容量 Ah :9","6000","2018281401000055","2023-10-24","非通用类","山东省",""]
[2379,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东昊特机械有限公司","风送式喷雾机","3WFZ-300A型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:35m;","整机外形尺寸 mm :3550×1460×2300 ; 喷幅/水平射程 mm :35000 ;驱动型式 ;两轮驱动 :转向型式 :前轮转向 ;发动机名称 :汽油机；汽油机（风机） ;发动机结构型式 :单缸、风冷、四冲程;单缸、四冲程、风冷 ;发动机标定功率 kW :15.5；8.1 ;药箱容积 L :300 ;药箱材质 :聚乙烯LDPF ;空气室材质 :不锈钢 ;空气室质量g :419 ;空气室安装位置 :外置 ;限压安全装置结构型式 :机械式 ;限压安全装置限定压力 MPa :≤2.4 ;喷射部件喷杆材质 :不锈钢 ;喷射部件最高允许工作压力 Mpa :≤3.0 ;风机叶轮材质 :铝合金 ;蓄电池类型 :铅酸电池 ;蓄电池容量 Ah :100","6000","2018281401000055","2023-10-24","非通用类","山东省",""]
[2380,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","天津沃能达实业有限公司","自走式风送喷雾机","3WGZ-1000","形式:自走式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:35m;","1.结构型式：自走式,2.配套动力：四缸立式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):36.8/2400,4.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8,5.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4600╳1800╳2600,6.风机结构型式：轴流风机,7.标定功率/转速kw/(r/min)：3/2800,8.风机叶轮直径（mm）：485,9.药箱容积（L）：1000,10.液泵型式：高压齿轮泵，11.液泵规格型号：JF-3B110，12.液泵工作压力（MPa）：3.0,13.液泵流量（L/min）： 37,14.液泵转速（r/min）：900,15.水平射程（喷幅）（m）：35,16.配套喷头型式：扇形,17.最大喷雾量（L/min):20。","6000","苏农机（2017）第（0117）号","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[2381,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","招远市浩峰农业机械有限公司","自走式风送喷雾机","3WFS-300","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:22m;","药箱容积：300L；结构形式： 自走式；  喷幅半径：22M；配套动力标定功率8.2KW","6000","部20180013","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[2382,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","招远市浩峰农业机械有限公司","自走式风送喷雾机","3WFS-350","形式:自走式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:32m;","结构型式：自走式；药箱容积：350L；喷幅半径：32M；配套动力标定功率；18kw","6000","部20180014","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[2383,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","招远市浩峰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WFS-300S型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:30m;","结构型式：自走式；药箱容积（L）:300;水平射程或喷幅半径（m）:30；标定功率（kw）8.5；","6000","2017041401000079","2022-11-06","非通用类","山东省",""]
[2384,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","昆明鸿溪机电有限公司","自走乘坐式风送喷雾机","3WFZC-320","形式:自走式 ;药箱容积:320L;喷幅半径:36m;","结构型式：自走式；液泵结构型式：柱塞泵；药箱额定容量：320L；喷幅：36m","6000","苏农机（2019）第（0124）号","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[2385,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","昆明鸿溪机电有限公司","自走履带式风送喷雾机","3WFZL-380","形式:自走式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:37m;","型式：自走式；液泵结构型式：柱塞泵；药箱额定容量：380L；喷幅：37m","6000","苏农机（2019）第（0121）号","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[2386,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","昆明鸿溪机电有限公司","自走式风送喷雾机","3WFZD-320","形式:自走式 ;药箱容积:320L;喷幅半径:36m;","结构型式：三轮自走式；液泵结构型式：柱塞泵；药箱额定容量：320L；喷幅：36m","6000","苏农机（2019）第（0123）号","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[2387,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","浙江菱木农机有限公司","自走式风送喷雾机","3WZS-490","形式:自走式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:36.1m;","结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：2500*1050*1800；工作压力（MPa）1.5~3.0;配套动力：单缸风冷四冲程汽油机；标定功率/转速KW(r/min):9.7(行走及液泵用5.5/3600；风机用4.2/3600);液泵结构型式：柱塞泵；额定流量（L/min）25~35;风机额定转速（r/min）3600;叶轮直径（mm）490;药箱额定容量（L）380;喷幅（m）:≥35;喷雾量（L/min）:10;","6000","部20180373","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2388,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","三明恒富机械有限公司","自走式风送喷雾机","3WGZ-800","形式:自走式 ;药箱容积:800L;喷幅半径:35m;","自走式，药箱容积：800L；喷幅半径：35m","6000","苏农机（2017）第（0222）号","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[2389,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","陕西惠途智能装备有限公司","风送式喷雾机","3WFZ-560B型履带自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:560L;喷幅半径:25m;","结构型式：水冷、四冲程、单缸；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2890×1150×2000；药箱额定容量：560L；,喷幅：25M；结构形式：自走式（履带）","6000","2019041401000023","2024-03-11","非通用类","陕西省",""]
[2390,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","陕西惠途智能装备有限公司","风送式喷雾机","3WFZ-560A型履带自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:560L;喷幅半径:20m;","结构型式：水冷、四冲程、单缸；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2550×1250×1170；药箱额定容量：560L；,喷幅：20M；结构形式：自走式（履带）","6000","2019041401000023","2024-03-11","非通用类","陕西省",""]
[2391,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式风送喷雾机","3WGZ-600","形式:自走式 ;药箱容积:600L;喷幅半径:35m;","型式：自走式，外形尺寸：3800mm*1500mm*2500mm，药箱容量：600L，配套动力：单缸水冷卧式柴油机，功率/转速：15.5kw/2200(r/min),风机型式：轴流风机，叶轮直径：485mm，标定功率/转速：3.0kw/2880（r/min)，液泵型式：三缸柱塞泵，液泵规格型号：3WZ-60/ZB-60(选配），液泵功率/转速：3kw/1420（r/min），液泵工作压力(Mpa)：1.5~3.5/2.0~4.0（选配），水平射程（喷幅）：35m，最大喷雾量：16L/min","6000","苏农机（2017）第（0286）号","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[2392,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","昆明鸿溪机电有限公司","自走式风送喷雾机","3WFZD-320A","形式:自走式 ;药箱容积:320L;喷幅半径:36m;","结构型式：自走式；液泵结构型式：柱塞泵；药箱额定容量：320L；喷幅：36m","6000","苏农机（2019）第（0122）号","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[2393,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","安徽卫民现代农业装备有限公司","自走式风送喷雾机","3WFZ-99-1000LT","形式:自走式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:21m;","1、结构形式：自走式；2、工作压力：1.2-2.5MPa；3、外形尺寸(mm)：3780×1430×1330；4、发动机：风机和泵用汽油机：32KW，结构形式：四缸四冲程，转速：3000r/min，行走用汽油机：15.4KW，结构形式：二缸四冲程，转速：3600r/min；5、液泵：柱塞泵，额定流量：99L/min；6、风机：额定转速3000r/min，叶轮直径：700mm，叶轮材质：尼龙树脂；7、药箱：1000L；8、驱动方式：四驱；最小离地间隙：200mm；前后最大轮距：1160mm；轴距：1640mm；9、制动源：液压，制动位置：后车轮；10、喷幅：42米","6000","部20180204","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2394,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","安徽卫民现代农业装备有限公司","自走式风送喷雾机","3WFZ-99-500LD","形式:自走式 ;药箱容积:500L;喷幅半径:20m;","1、结构形式：自走式；2、工作压力：0.8-1.5MPa；3、外形尺寸(mm)：3400×1300×1250；4、发动机：风机和泵用汽油机：37KW，结构形式：四缸四冲程，转速：3600r/min，行走用汽油机：15.4KW，结构形式：二缸四冲程，转速：3600r/min；5、液泵：柱塞泵，额定流量：99L/min；6、风机：额定转速3000r/min，叶轮直径：700mm，叶轮材质：尼龙树脂；7、药箱：500L；8、最小离地间隙：155mm；9、制动源：手动，制动位置：其它；10、履带节距：72mm，节数：47mm，宽度：250mm；11、喷幅：40米","6000","部20180206","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2395,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","安徽卫民现代农业装备有限公司","自走式风送喷雾机","3WFZ-100-1000LT","形式:自走式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:21m;","1、结构形式：自走式；2、工作压力：1.2-2.5MPa；3、外形尺寸(mm)：4250×1470×1350；4、发动机：柴油机44KW，结构形式：四缸水冷四冲程；5、液泵：柱塞泵，额定流量：99L/min；6、风机：额定转速2400r/min，叶轮直径：740mm，叶轮材质：尼龙树脂；7、药箱：1000L；8、驱动方式：四驱；最小离地间隙：200mm；前后最大轮距：1140mm；轴距：1610mm；9、制动源：液压，制动位置：后车轮；10、喷幅：42米","6000","部20180205","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2396,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","安徽卫民现代农业装备有限公司","自走式风送喷雾机","3WFZ-99-500LT","形式:自走式 ;药箱容积:500L;喷幅半径:21m;","1、结构形式：自走式；2、工作压力：1.2-2.5MPa；3、外形尺寸：3330×1360×1290；4、发动机：风机和泵用汽油机32KW，结构形式：四缸四冲程，转速：3000r/min，行走用汽油机15.4KW，结构形式：二缸风冷，转速：3600r/min；5、液泵：柱塞泵，额定流量：99L/min；6、风机：额定转速3000r/min，叶轮直径：700mm，叶轮材质：尼龙树脂；7、药箱：500L；8、驱动方式：四驱；最小离地间隙：150mm；前后最大轮距：1100mm；轴距：1370mm；9、制动源：液压，制动位置：后车轮；10、喷幅：42米","6000","部20180208","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2397,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:30m;","标定功率转速：7.8kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：30m；药箱容量：300L；","6000","2017041401000027","2022-03-16","非通用类","山东省",""]
[2398,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","英德尔（福建）机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","配套动力:1E32F汽油机,标定功率:0.65kW,结构型式:单人手提式,工作幅宽:750mm,外形尺寸:1042X279X260mm,漏剪率≤1.0%,切割形式:单刀往复式,净重:5.8kg","240","闽2017033","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[2399,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","单人修剪机","E7H-750","作业幅宽:0.7m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1.结构形式：单人手提式;\n2.工作幅宽：700mm;\n3.整机质量:5.8kg; \n4.外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1050×300×290；\n5.配套动力型号、名称、额定功率：G23、风冷汽油发动机、0.88 KW \n6.切割形式：往复式；\n7.刀刃长度：750mm；\n8.漏剪率：＜0.88%。","240","ZJ2017065","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2400,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","单人修剪机","OHT-750Z","作业幅宽:0.7m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1.结构形式：单人手提式;\n2.工作幅宽：700mm;\n3.整机质量:5.5kg; \n4.外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1010×300×260；\n5.配套动力型号、名称、额定功率：G23、风冷汽油发动机、0.88 KW \n6.切割形式：往复式；\n7.刀刃长度：750mm；\n8.漏剪率：＜0.88%。","240","ZJ2017066","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2401,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","单人修剪机","OHT-750C","作业幅宽:0.7m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1.结构形式：单人手提式;\n2.工作幅宽：700mm;\n3.整机质量:5.1kg; \n4.外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1000×280×300；\n5.配套动力型号、名称、额定功率：1E32FL、风冷汽油发动机、0.88 KW \n6.切割形式：往复式；\n7.刀刃长度：750mm；\n8.漏剪率：＜0.88%。","240","ZJ2017067","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2402,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","山东华盛农业药械有限责任公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","配套动力型号1E32FL，整机净质量5.9Kg，工作幅宽750mm","240","鲁T2016028","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[2403,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人修剪机","PST80H","作业幅宽:0.8m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1.山东华盛中天1E34（定制版）二冲程汽油机;外形尺寸：1120*280*255 mm ，整机重量： 5.7 kg，                                             \n2.排气量和功率  :25.4ml,0.8kw 额定转速 ：7000r/min ，油箱容积：0.6 L， 传动比： 4.143，                    \n3.刀齿间距 ：34mm ，刀片形状 ：平形，切割形式 ：往复式，剪切树枝直径： <10 mm，离合器型式 ：离心式，操作人数1人","240","ZJ2018024","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2404,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","安溪县神工农林机械有限公司","茶树修剪机","SG-3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","配套动力最大功率0.65KW,转速7500r/min,切割器切割宽度750mm,外形尺寸（长×宽×高）1090×285×230mm,整机质量5.5kg,生产效率≥200m2/h,燃油消耗率 1.96 g/m2","240","闽2016012","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[2405,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州猛牛园林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","配套动力：0.65kW;单人操作；作业幅宽：0.75m。","240","ZJ2019017","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2406,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州猛牛园林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750A","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","单人操作；作业幅宽：0.75m；配套动力：0.7kW。","240","ZJ2019018","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2407,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市斯塔克动力机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","单人操作；作业幅宽：0.75m；配套动力：0.65kW。","240","ZJ2019016","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2408,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人修剪机","PST75H","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1.外形1020*310*250mm；整机重量5.5kg；                             \n2.配备富士EC025汽油机，排气量24.5CC，功率0.8KW；\n3.刀刃长度750mm，修剪幅度750mm；往复式切割；\n4.日本川崎机工株式会社进口刀片；\n5.切割幅宽750mm；\n6.生产率大于130m2/h","240","ZJ2017062","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2409,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","单人修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1、型号3CX-750；2、手持长宽高1050*280*250;3、动力长宽高230*225*158;4、工作幅宽750mm;5、切割形式 刀片往复式；6、动力型号TU26；7、发动机额定功率0.77Kw,额定转速7500r/min;8、切割器参数刀齿形状等腰梯形，刀齿间距34mm,刀齿高度20mm,切割角10度，刃口角45度；9、减速箱减速器形式齿轮；减速器速比1:4.21.","240","ZJ2018116","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2410,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","泉州得力农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750A","作业幅宽:作业幅宽750mmm;形式:单人 ;自带动力:是 ;","割幅宽度：750mm、外形尺寸（长*宽*高）：1045*300*270mm、配套动力标定转速：7500r/min、配套动力功率：0.65kW、整机质量：5.5kg；生产率：≥200㎡/h","240","2017TJ165","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[2411,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","泉州得力农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:作业幅宽750mmm;形式:单人 ;自带动力:是 ;","割幅宽度：750mm、外形尺寸（长*宽*高）：1050*300*250mm、配套动力标定转速：7000r/min、配套动力功率：0.88kW、整机质量：5.4kg；生产率：≥200㎡/h","240","2017TJ166","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[2412,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市松崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构形式：单人操作；配套动力：0.65kw;工作幅宽：750mm。","240","ZJ2018009","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2413,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","云南雷牛农业机械制造有限公司","茶树修剪机","3CXP-1100B","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","产品名称：茶树修剪机；型号：3CXP-1100B；结构形式：双人平行式；作业幅宽：1100mm；小时生产率：≥670m2/h。","1600","GZNJ/TJ 2018-011","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[2414,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","双人修剪机","R8GA1","作业幅宽:1.06m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1.结构形式：双人抬式;\n2.工作幅宽：1060mm; \n3.整机质量:12.1kg; \n4.外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1490×490×280；\n5.配套动力型号、名称、额定功率：G4L、风冷汽油发动机、2.2 KW；\n6.切割形式：往复式； \n7.刀刃长度：1100mm； \n8.漏剪率：＜0.88%。","1600","ZJ2017068","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2415,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110H","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1.外形1490*550*300mm； 整机重量14.5kg；  \n2.三菱TLE33汽油机，排气量32.6CC，功率1.2KW；\n3.修剪幅度1100mm,往复式切割；刀刃长度1100mm；\n4.耗油率≤0.7 kg/h； \n5.轻修时≥1.5亩;深修时≥1.0亩","1600","ZJ2018025","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2416,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","奔野优森拖拉机制造有限公司","双人茶树修剪机","3CXP-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","额定功率：1kw;发动机额定转速:6500r/min;切割形式：往复式；","1600","ZJ2019001","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2417,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","台州猛牛园林机械有限公司","茶树修剪机","3CXP-1000","作业幅宽:1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","配套动力：0.7kW汽油机；双人操作；作业幅宽：1.0m。","1600","ZJ2019019","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2418,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1.外形1490*550*300mm； 整机重量14.5kg；  \n2.三菱TLE33汽油机，排气量32.6CC，功率1.2KW；\n3.修剪幅度1100mm,往复式切割；刀刃长度1100mm；\n4.耗油率≤0.7 kg/h； \n5.轻修时≥1.5亩;深修时≥1.0亩","1600","ZJ2018023","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2419,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110H-1","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1.外形1540*550*280mm； 整机重量14.5kg；  \n2.G4LS-B二冲程汽油机，排气量32.6CC，功率1.5KW；\n3.修剪幅度1100mm,往复式切割；刀刃长度1100mm；\n4.耗油率≤0.7 kg/h； \n5.轻修时≥1.5亩;深修时≥1.0亩","1600","ZJ2019003","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2420,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110-1","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1.外形1490*550*300mm； 整机重量14.5kg；  \n2.G4LS-B二冲程汽油机，排气量32.6CC，功率1.5KW；\n3.修剪幅度1100mm,往复式切割；刀刃长度1100mm；\n4.耗油率≤0.7 kg/h； \n5.轻修时≥1.5亩;深修时≥1.0亩","1600","ZJ2019002","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2421,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","合肥果莱旺机械有限公司","多功能双人茶树修剪机","3CX-1100A","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","标定功率：0.7kw,切割幅宽：1.1m，操作方式：双人，","1600","2019TJ042","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2422,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","双人修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1、型号3CXH-1100；2、手持长宽高1520*520*300;3、动力长宽高265*245*185;4、工作幅宽1100mm;5、切割形式刀片往复式；6、动力型号TU43；7、发动机额定功率1.3Kw,额定转速6500r/min;8、切割器参数刀齿形状等腰梯形，刀齿间距40mm,刀齿高度22mm,切割角10度，刃口角45度；9、减速箱减速器形式齿轮；减速器速比1:4.07.","1600","ZJ2018117","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2423,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","昆明驰展农机销售有限公司","茶树修剪机","3CXP-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1、配套动力：139F-2；2、类型：双人平行式；3、作业幅宽：1.1m","1600","GZNJ/TJ 2017-176","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[2424,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","泉州得力农林机械有限公司","弧形双人修剪机","3CXH-110","作业幅宽:作业幅宽1.14mm;形式:双人 ;自带动力:是 ;","切割器切割幅度：1140mm、外形尺寸（长*宽*高）：1470*490*290（mm）、配套动力标定转速：8000r/min、配套动力标定功率：1.6kW、生产率：≥1000㎡/h、结构型式：双人弧形式、类型：轻修剪机","1600","GZNJ/XZ 2018-019","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[2425,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","泉州得力农林机械有限公司","平形双人修剪机","3CXP-110","作业幅宽:作业幅宽1.14mm;形式:双人 ;自带动力:是 ;","切割器切割幅度：1140mm、外形尺寸（长*宽*高）：1470*490*290（mm）、配套动力标定转速：8000r/min、配套动力标定功率：1.6kW、生产率：≥1000㎡/h、结构型式：双人平行式、类型：轻修剪机","1600","GZNJ/XZ 2018-020","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[2426,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","永康市松崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","双人操作；配套动力：1.1kW;作业幅宽：1.1m。","1600","ZJ2018010","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[2427,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","安徽曲辰农业机械有限公司","多功能双人茶树修剪机","3CXP-1100Z","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","自带动力；双人操作；作业幅宽：1.1m","1600","2018TJ103","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2428,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","安徽曲辰农业机械有限公司","多功能双人茶树修剪机","3CXP-1100X","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","自带动力；双人操作；作业幅宽：1.1m","1600","2018TJ101","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[2429,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","双人茶树修剪机","3CXH-1000","作业幅宽:1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","配套动力最大功率1.6KW,转速8000r/min,割幅宽度1000mm,外形尺寸（长×宽×高）1440×600×280mm,整机质量13kg,生产效率≥1000m2/h,燃油消耗率g/(kw.h)≤610","1600","2016TJ430","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[2430,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-4F","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","13400","部2015370","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2431,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-4E1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","13400","部20152971","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2432,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-5F","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","29300","部20152973","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2433,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5B（W100）","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","喂入量:5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20171067","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2434,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5(PRO100)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","喂入量：5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","苏农机(2016)第(0187)号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2435,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-5AH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):5；","29300","部20151729","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2436,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-5BH1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):5","29300","部20151727","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2437,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-5BH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):5；","29300","部20151728","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2438,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：轮式自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：6070×2960×4020（工作状态）/5390×2760×3310；配套发动机：全柴4C6-95U32/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：70/72kW；额定转速（r/min）：2400；整机使用质量：3500kg；割台宽度：2500mm；割刀型式：标Ⅱ型；驱动方式：4×2；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：207/80-15/13.6-24；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：机械蹄式制动；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；卸粮方式：粮箱后翻式倾倒卸粮。","29300","2015TJ101","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2439,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6C（W100）","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20171069","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2440,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E3Y","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20151270","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2441,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20151842","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2442,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6M","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20160426","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2443,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E4","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20152976","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2444,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6FY","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20151271","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2445,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部2015391","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2446,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6F","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20152368","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2447,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6F2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20152978","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2448,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20151848","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2449,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20171497","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2450,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部2015390","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2451,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6K","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走式全喂入；喂入量(kg/s):6；","29300","2017TJ754","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2452,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6A（W100）","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20171068","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2453,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6A(W80)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20160379","2020-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2454,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-6A2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","喂入量：6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","苏农机（2018）第（0080）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2455,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6A1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6","29300","部20151725","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2456,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6BH1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151721","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2457,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6CH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151734","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2458,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151720","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2459,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151731","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2460,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151732","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2461,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6BH3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151722","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2462,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B4","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6；","29300","部20151733","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2463,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6A","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):6","29300","部20151726","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2464,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6C","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3000×3300mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度：2600mm，喂入量：21.6t/h；割刀型式：标准Ⅳ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒滚筒型式：切流纹杆式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：甩刀式；复脱器型式：返回清选筛式；接粮方式：粮箱接粮；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮：15-24；配套动力型号：玉柴YC4A120-T311,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：88kw，标定转速：2200r/min，排放标准：第三阶段","29300","2015TJ406","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2465,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：轮式全喂入，喂入量6kg/s,外形尺寸（长*宽*高）：7360mm*3100mm*3640mm.整机质量：7360kg，配套发动机（型号YC4A160-T301，结构型式：立式、水冷，气缸数量4缸，功率118kw,标定转速2300r/min），单位作业量燃油消耗量：≤50kg/h㎡,割台宽度：2750mm,喂入量：6kg/s，割刀型式：Ⅱ型，割台搅龙型式：螺旋输送+伸缩扒齿，拨禾轮（型式：偏心弹齿式，直径：ф1000mm，拨禾轮板数：5个）脱粒机构布置方式：纵置式，脱粒滚筒（数量1个，型式：主滚筒：单纵轴流纹杆式，尺寸（外径*长度）主滚筒：ф610*2200mm）,凹版筛型式：栅格式，风扇（型式：叶片，直径ф505，数量1个），驱动方式：4*2，轮胎规格（导向轮：10.0/75-15.3，驱动轮：19.5L-24），轮距（导向轮1880mm，驱动轮2080mm）,轴距：3130mm,作业档位：3，驾驶室类型：普通式，变速箱型式：机械+液压无级变速，制动器型式：盘式，驱动桥型式：静液压驱动，卸粮方式：机械自动、多方位卸粮，","29300","冀2017T—072","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2466,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E2Y","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20151269","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2467,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6E5","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","29300","部20152974","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2468,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","喂入量（kg/s）：7.0；结构型式：轮式自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：6660×2980×3270；配套发动机：常柴 4G33V16/全柴 4G1-125U31（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92kW；额定转速（r/min）：2600；整机使用质量：4000kg；割台宽度：2600mm；割刀型式：标Ⅱ型；驱动方式：4×2；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：207/80-15/13.6-24；轮距（导向轮/驱动轮）：1729mm/1700mm；轴距：2750mm；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：机械蹄式制动；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；卸粮方式：多方位自动卸粮。","29300","苏农机（2017）第（0084）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2469,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7C","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","喂入量（kg/s）：7.0；结构型式：轮式自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5900×3200×3350；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16、广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：4500；割台宽度（mm）：2600；割刀型式：标Ⅱ型；驱动方式：4×2；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10-15/14.9-24；轮距（导向轮/驱动轮）：1950/1900；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：干式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：单一方位卸粮；。","29300","苏农机（2017）第（0306）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2470,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8.0","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","型号名称：4LZ-8.0型自走式谷物联合收割机；结构型式：全喂入；配套发动机生产企业：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；牌号型号：WP4G160E330；结构型式：电控高压共轨+增压中冷；气缸数量：4缸；额定功率118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸：7420×4200×3400mm；整机质量：7500kg；最小离地间隙：315mm；作业速度：2.0～6.0km/h；作业小时生产率：0.7～2.0h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤38kg/h㎡；割台宽度：3880mm；喂入量：8.0kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒指式；拨禾轮型式：偏心式；直径：1030mm；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式；纵向；脱粒滚筒：数量：2个，主滚筒型式：双纵向轴流滚筒钉齿式；尺寸（外径×长度）：主滚筒 Ф500×2300（双）mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式，直径：Ф510mm，数量1个；驱动方式：4×2；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；轮距：导向轮：1880mm；驱动轮：2095mm；轴距：3370mm；作业档位：Ⅰ、Ⅱ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：蹄式；驱动桥型式：机械驱动；卸粮方式：机械自动多方位卸粮。","29300","鄂2019001","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2471,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-9（C120）（原：4LZ-9（C110））","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","喂入量:9kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20151485","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2472,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-12K","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s","29300","部20170744","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2473,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7CHG","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7；","29300","部20151724","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2474,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-13","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；发动机额定功率：164kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9450×6650×4070mm；整机使用质量：12500kg；割台宽度：6020mm；喂入量：13kg/s；最小离地间隙：600mm；割刀型式：Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋搅龙偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：1118mm；拨禾轮板数：6；脱粒滚筒数量：1；脱粒滚筒型式：纹杆式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流；轮胎规格：导向轮16.9-26；驱动轮800/65R32；最小通过半径：左转8800mm，右转8400mm；变速箱类型：机械+液压；制动器型式：液压；复脱器型式：甩刀式；接粮方式：液压+机械","29300","部20170142","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2475,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7（W230）","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","喂入量:7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20152511","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2476,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-8（W230）","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","喂入量:8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20152515","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2477,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-11（C230）","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:11kg/s;","喂入量:11kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20151436","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2478,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8B2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","2017TJ400","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2479,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8BZ","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8；","29300","2017TJ398","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2480,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8BH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8；","29300","2017TJ399","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2481,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-9BZH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):9；","29300","2017TJ790","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2482,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10CZ","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):10；","29300","2017TJ791","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2483,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7B2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7；","29300","部20153023","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2484,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7B1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7；","29300","部2015929","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2485,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7A","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7；","29300","部2015933","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2486,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7A1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7；","29300","部2015932","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2487,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7CH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7","29300","部20151723","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2488,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8B1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","部20160434","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2489,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10CZH","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):10；","29300","2018TJ172","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2490,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7BZ1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7","29300","部20153024","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2491,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7CZ","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7","29300","部20153025","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2492,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8CZ","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","部2015930","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2493,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8BZ1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","部20160435","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2494,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","部2015931","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2495,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8CZ1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","部20160433","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2496,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8F1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8","29300","部20160432","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2497,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联重机股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7B3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):7","29300","部20160694","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2498,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-10","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","\"喂入量：36t/h；形式：全喂入、自走轮式；割幅：3.85m/3.6m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8800×4180×3850;\n整机使用质量（kg）：10300;\"","29300","部20170460","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2499,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-9M","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9100×4900×4230mm；整机使用质量：8500kg；割台宽度：4400mm，喂入量：32.4t/h；割刀型式：标准Ⅳ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒滚筒型式：轴流纹杆块式；凹板筛型式：梳齿式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）；复脱器型式：返回脱粒滚筒式；接粮方式：机械卸粮；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；配套动力型号：YC6J180-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：133kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","29300","2015TJ404","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2500,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3700×3300mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度：3200mm，喂入量：25.2t/h；割刀型式：标准Ⅳ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒滚筒型式：切流纹杆式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：甩刀式；复脱器型式：返回清选筛式；接粮方式：粮箱接粮；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮：15-24","29300","2015TJ405","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2501,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-9","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×4900×3600mm；整机使用质量：8500kg；割台宽度：4400mm，喂入量：32.4t/h；割刀型式：标准Ⅳ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒滚筒型式：主滚筒钉齿式，副滚筒板齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）；复脱器型式：返回脱粒滚筒式；接粮方式：粮箱接粮；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26","29300","部20151570","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2502,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7715×3520×3480mm；整机使用质量：7500kg；割台宽度：3200mm，喂入量：8kg/s；割刀型式：标准Ⅳ型；割台搅龙型式：螺旋输送式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：纵向中置；脱粒滚筒型式：纹杆式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流风机；作业档位：无极变速；驾驶室类型：普通式；变速箱类型：机械变速箱+液压无极变速器；制动器型式：盘式；驱动桥型式：静液压驱动；茎秆切碎器型式：直刀式；卸粮方式：机械自动多方位卸粮；轮胎规格：导向轮10/75-15.3,驱动轮：15-24","29300","苏农机（2019）第（0224）号","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2503,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7.0","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","型号名称：4LZ-7.0型自走式谷物联合收割机；结构型式：自走轮式全喂入；配套发动机生产企业：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；牌号型号：WP4G160E330；结构型式：电控高压共轨+增压中冷；气缸数量：4缸；额定功率118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸：7100×3120×3380mm；整机质量：6700kg；最小离地间隙：290mm；作业速度：2.0～6.0km/h；作业小时生产率：0.48～1.44h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤53kg/h㎡；割台宽度：2825mm；喂入量：7.0kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒指式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；直径：Ф1030mm；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式；纵向轴流滚筒；脱粒滚筒：数量：2个，主滚筒型式：双纵轴流滚钉齿式；尺寸（外径×长度）：主滚筒 Ф400×2640（双）mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式，直径：Ф450mm，数量1个；驱动方式：4×2；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；轮距：导向轮：1665mm；驱动轮：1865mm；轴距：2780mm；作业档位：Ⅰ、Ⅱ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械变速+液压无级变速；制动器型式：鼓式；驱动桥型式：静液压驱动；卸粮方式：多方位卸粮；复脱器型式：板齿风叶式。","29300","鄂2019004","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2504,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州中联收获机械有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-7B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式，配套发动机：103KW，工作状态外形尺寸：6695*3150*3250mm,整机质量：5405kg,割台宽度（全喂入）：2700mm，最小离地间隙：290mm,割刀型式：标准II型，轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1770mm,驱动轮1900mm.","29300","豫2015055","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2505,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13C(C440)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20171484","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2506,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式水稻联合收割机","4LZ-14","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:14kg/s;","工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：8880*5400*3800；整机质量（kg）：9500；最小离地间隙（mm）：480；脱粒机构布置方式：纵轴流；脱粒滚筒数量：2；脱粒滚筒型式：锥形复合钉齿式：凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；轴距（mm）：3125；茎秆切碎器形式：甩刀式","29300","鄂2017052","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2507,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式水稻联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：8400*2750*3600；整机质量（kg）：7500；最小离地间隙（mm）：400；脱粒机构布置方式：纵轴流；脱粒滚筒数量：1；脱粒滚筒型式：锥形复合钉齿式：凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；轴距（mm）：2826；制动器型式：钳式","29300","鄂2017050","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2508,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式水稻联合收割机","4LZ-10","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：8880*5700*3800；最小离地间隙（mm）：450；脱离机构布置方式：纵轴流；脱粒滚筒数量：1；脱粒滚筒型式：钉齿式纵轴流；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；轴距（mm）：3125；制动器型式：钳式；秸秆粉碎器型式：甩刀式","29300","鄂2017051","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2509,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8F","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20151801","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2510,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8F3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20171219","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2511,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9A1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7140×3200×3530、7780×3200×3530（带切碎器）；结构质量（kg）：6900、7020（带切碎器）；割台宽度（mm）：2880；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板链条式；变速箱类型：机械式+无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：鼓式（导向轮）、钳盘式（驱动轮）；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","29300","部20181358","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2512,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6740×3100×3200、6740×3000×3200；结构质量（kg）：5200；割台宽度（mm）：2750、2550；割刀型式 ：II型割刀；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：风扇式复脱抛扔式；变速箱类型：机械+液压无极变速式；制动器型式：钳式；卸粮方式：机械式自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3-10、驱动轮15-24。","29300","部20151862","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2513,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6900×3350×3280；结构质量（kg）：5400；割台宽度（mm）：3000；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：风扇复脱抛扔式；变速箱类型：机械+液压无极变速式；制动器型式：钳式；卸粮方式：自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3、驱动轮15-24。","29300","部20160168","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2514,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量:8KG/S；结构型式:全喂入；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:6940×3050×3360；结构质量(KG):5890；割台宽度(全喂入):2580MM；割刀型式:Ⅱ型；拨禾轮型式:偏心弹齿式；脱粒机构布置方式(全喂入):切流+横轴流；凹板筛型式:栅格式；复脱器型式:搓板式；变速箱类型:机械式；驱动方式:四轮前驱；制动器型式:驱动轮盘式/导向轮鼓式；驱动桥型式:机械驱动；驾驶室类型:普通式；茎干切碎器型式:无；位置:/；幅宽:2580MM.卸粮方式:机械式；轮胎规格:前轮15-24/后轮10.0/75-15.3；","29300","部20171079","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2515,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","喂入量:7KG/S；结构型式:全喂入；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:6660×3060×3385；结构质量(KG):5720；割台宽度(全喂入):2580MM；割刀型式:Ⅱ型；拨禾轮型式:偏心弹齿式；脱粒机构布置方式(全喂入):切流+横轴流；凹板筛型式:栅格式；复脱器型式:搓板式；变速箱类型:机械式；驱动方式:四轮前驱；制动器型式:驱动轮盘式/导向轮鼓式；驱动桥型式:机械驱动；驾驶室类型:普通式；茎干切碎器型式:无；位置:/；幅宽:2580MM.卸粮方式:机械式；轮胎规格:前轮15-24/后轮10.0/75-15.3；","29300","部20171078","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2516,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7080×3100×3360；结构质量（kg）：5600；割台宽度（mm）：2750；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：风扇复脱抛扔式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","29300","部20171888","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2517,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","谷物联合收割机","4LZ-11(4077)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:11kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9291×5696×3947；结构质量（kg）：11792；割台宽度（全喂入）：5180mm；割刀型式 ：往复式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向轴流滚筒；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板式；变速箱类型：液压马达驱动；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；驱动桥型式：；驾驶室类型：封闭式；茎干切碎器型式：定刀式；位置：滚筒后；幅宽：卸粮方式：机械；轮胎规格 ：16.9-26/28L-26；","29300","部20170869","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2518,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","许昌车神汽车有限责任公司","自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8.5","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.5kg/s;","结构型式：自走轮式，喂入量：30.6t/h，割台宽度：3250mm，喂入方式：全喂入。","29300","部20151853","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2519,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8F1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20151847","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2520,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8E3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20171218","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2521,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20152979","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2522,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-12","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s","29300","部20171498","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2523,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8E","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20151846","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2524,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20151804","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2525,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7F1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20151803","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2526,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7FS","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20171188","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2527,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E1Y","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20151272","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2528,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7F2S","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20171187","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2529,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E2Y","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20151273","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2530,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8M","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20160427","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2531,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8F2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20171215","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2532,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8M2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20171217","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2533,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20171208","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2534,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8N","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20151802","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2535,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20170745","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2536,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E4","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20171186","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2537,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20152975","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2538,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7F","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20151805","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2539,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8E2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20160436","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2540,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20171496","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2541,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8M1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20171018","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2542,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7M","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20152977","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2543,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8E1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20151800","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2544,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10FS","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20180930","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2545,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20151841","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2546,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E5","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20160437","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2547,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-7B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7080×3100×3360；结构质量（kg）：5600；割台宽度（mm）：2750；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：风扇复脱抛扔式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","29300","部20171887","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2548,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9A2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7140×3200×3530、7780×3200×3530（带切碎器）；结构质量（kg）：6900、7020（带切碎器）；割台宽度（mm）：2880；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板链条式；变速箱类型：机械式+无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：鼓式（导向轮）、钳盘式（驱动轮）；驱动桥型式：静液压驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","29300","部20181357","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2549,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8.0A","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；喂入量：8.0kg/s；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6480×3150×3300mm；整机使用质量：5050kg；割台宽度：2750mm；作业效率小时生产率：0.45-0.9h㎡/h。","29300","部20171818","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2550,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州中联收获机械有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8A","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式，配套发动机：118KW，工作状态外形尺寸：6640*3600*3430mm,整机质量：6060kg,喂入量：8kg/s，割台宽度：3270mm，脱粒机构布置方式：切流式+横轴流式，脱粒滚筒：2个，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1920mm,驱动轮1970mm,轴距：2822mm.","29300","部20171889","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2551,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州中联收获机械有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式，配套发动机：113KW，工作状态外形尺寸：6700*3080*3350mm,喂入量：8kg/s,割台宽度：2840mm，整机质量：5405kg，脱粒机构布置方式（全喂入）：切流式+横轴流式，脱粒滚筒：2个,轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1770mm,驱动轮1900mm,轴距：2775mm.","29300","部20171890","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2552,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州中联收获机械有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式，配套发动机：118KW，工作状态外形尺寸：6700*3010*3350mm,整机质量：5405kg,喂入量：8kg/s，割台宽度：2680mm，脱粒机构布置方式：切流式+横轴流式，脱粒滚筒：2个，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1770mm,驱动轮1900mm,轴距：2775mm.","29300","部20181359","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2553,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州三中收获实业有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","喂入方式:全喂入；喂入量:8KG/S；结构形式:自走轮式；外形尺寸(长×宽×高)MM:6910×3050×3315；割台宽度:2750MM；整机使用质量(KG):5050；理论作业速度(KM/H):1.5~7.6；作业小时生产率(HM2/H):0.4-0.9","29300","部20181356","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2554,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州三中收获实业有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","喂入方式:全喂入；喂入量:7KG/S；结构形式:自走轮式；外形尺寸(长×宽×高)MM:6960×3050×3320；割台宽度:2850MM；整机使用质量:5090KG；理论作业速度(KM/H):1.5-7.6；作业小时生产率(HM2/H):0.4-0.9","29300","部20160383","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2555,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8AS","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸：8130×4015×4080mm；割台宽度：3650mm；割刀型式：Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮板数：6个；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇形式：蜗壳式；变速箱类型：液压驱动式；驱动方式：4×4液压驱动；制动器型式：液压助力；驱动桥型式：静液压驱动；卸粮方式：多方位卸粮；","29300","部20181177","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[2556,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8A","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸：8130×4015×4080mm；割台宽度：3650mm；割刀型式：Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮板数：6个；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇形式：蜗壳式；变速箱类型：液压驱动式；驱动方式：4×2液压驱动；制动器型式：液压助力；驱动桥型式：静液压驱动；卸粮方式：多方位卸粮；","29300","部20181177","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[2557,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","谷物联合收割机","4LZ-9(TC5.70)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9860×4910×3872；结构质量（kg）：12179；割台宽度（全喂入）：4910mm；喂入量：9kg/S；配套动力型号：F4GE9684R*J，额定功率：125kw，国3排放标准，割刀型式 ：往复式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横置；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板式；变速箱类型：液压马达驱动；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；驱动桥型式：；驾驶室类型：封闭式；茎干切碎器型式：定刀式；位置：滚筒后；卸粮方式：机械；","29300","新2019047","2024-04-10","通用类","黑龙江",""]
[2558,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-8T1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：7030×3780×3460mm；整机质量：6180kg；作业速度：3.65~8.5km/h；作业小时生产率：0.52～1.95hm2/h；割台宽度：3400mm；喂入量：8kg/s；割刀型式：Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：横向布置；脱粒滚筒型式主滚筒：复合式或杆齿式；脱粒滚筒型式副滚筒：板齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；变速箱型式：机械式(3+1)；制动器型式：液压 盘式；驱动桥型式静液压驱动：机械驱动；卸粮方式：多方位卸粮；复脱器型式：叶轮式","29300","鄂2019009","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2559,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-14(Tucano570)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:14kg/s;","结构形式：轮式自走式；外形尺寸（工作状态）:12227×7190×3970mm；整机使用质量：16380kg；割台宽度：6600mm； 喂入量：50.4t/h（14kg/s）；理论作业速度：1～12km/h；作业效率小时生产率：1-4hm2/h；割刀型式：I型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：涡流式；变速箱类型：液压驱动机械变档式；制动器型式：脚制动器液压盘式 驻车制动液压鼓式；茎秆切碎器型式：刀片切碎；复脱器型式：回脱粒滚筒；接粮方式：自动卸粮","29300","部20152516","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2560,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","谷物联合收割机","4LZ-12(4088)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9291×6610×3943；结构质量（kg）：12179；割台宽度（全喂入）：6100mm；割刀型式 ：往复式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向轴流滚筒；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板式；变速箱类型：液压马达驱动；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；驱动桥型式：；驾驶室类型：封闭式；茎干切碎器型式：定刀式；位置：滚筒后；工作幅宽：4.2m；卸粮方式：机械","29300","部20170169","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2561,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10CZ","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走、轮式、全喂入；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：7600×3780×3680mm；整机质量：7480kg；割台宽度：3400mm；喂入量：10kg/s；割刀型式：Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置形式：切流+纵向轴流；脱粒滚筒主滚筒型式：纹杆；脱粒滚筒副滚筒型式：短齿分离板；复脱器型式：叶轮式；凹板筛型式：栅格式+冲孔；风扇型式：离心式；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：液压 盘式；驱动桥型式：静液压驱动；茎秆切碎器型式：甩刀式；卸粮方式：多方位卸粮","29300","TJ-2018T-13","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2562,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7030×3260×3460；结构质量（kg）：5920；割台宽度（全喂入）：2880mm；喂入量：8kg/s；割刀型式 ：Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向布置；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：叶轮式；变速箱类型：机械式(3+1)；驱动方式：4×2；制动器型式：液压盘式；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10/75-15.3/驱动轮15-24","29300","TJ-2017T-40","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2563,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8H","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走、轮式、全喂入；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：7480×3780×3680mm；整机质量：7480kg；割台宽度：3400mm；喂入量：8kg/s；割刀型式：Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置形式：切流+纵向轴流；脱粒滚筒主滚筒型式：纹杆；脱粒滚筒副滚筒型式：短齿分离板；复脱器型式：叶轮式；凹板筛型式：栅格式+冲孔式；风扇型式：离心式；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：液压盘式；驱动桥型式：静液压驱动；茎秆切碎器型式：甩刀式；卸粮方式：多方位卸粮","29300","TJ-2018T-15","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2564,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8CZ","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7480×3260×3680；结构质量（kg）：7180；割台宽度：2880mm；喂入量：8kg/s；割刀型式 ：Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置形式：切流+纵向轴流；脱粒滚筒主滚筒型式：纹杆；凹板筛型式：栅格式+冲孔式；驱动方式：4×2；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式；驱动桥型式：静液压驱动；茎秆切碎器型式：滚刀式；卸粮方式：多方位卸粮","29300","部20171071","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2565,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8T","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走、轮式、全喂入；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：7030×3065×3460mm；整机质量：5880kg；最小离地间隙：330；作业速度：3.65～8.5km/h；作业小时生产率：0.52～1.95hm2/h；割台宽度：2720mm；喂入量：8kg/s；割刀型式：Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置形式：横向布置；脱粒滚筒主滚筒型式：复合式或杆齿式；复脱器型式：叶轮式；凹板筛型式：栅格式；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式（3+1）；制动器型式：液压盘式；驱动桥型式：机械驱动；卸粮方式：多方位卸粮","29300","TJ-2018T-14","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2566,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走 轮式 全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6820×3130×3295mm；整机使用质量：5500kg；割台宽度：2750mm；喂入量：25.2t/h（7kg/s）；最小离地间隙：330mm；理论作业速度：3.85～8.98km/h；作业小时生产率：0.52～0.76hm2/h；割刀型式：Ⅰ型；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；变速箱类型：（3+1）组合式；制动器型式：液压 盘式；接粮方式：自动卸粮","29300","部20160120","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2567,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7E6","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","29300","部20171216","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2568,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-9F","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：9kg/s","29300","部20180931","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2569,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M5","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20180395","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2570,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M3","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20180396","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2571,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-9E2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：9kg/s","29300","部20180397","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2572,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8F4","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20180398","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2573,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东金大丰机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构形式：自走轮式全喂入；喂入量:7kg/s；割台宽度(mm):2560；结构尺寸(长*宽*高mm):6700*2950*3380；整机质量(KG):5640；配套动力(KW):110；配套发动机额定转速(R/MIN):2200；最小离地间隙(mm):300；拨禾轮型式:偏心弹齿式；拨禾轮半径(MM):500拨禾轮板数(板):5；脱粒机构布置方式(全喂入):双滚筒脱粒；滚筒数量:2；脱粒滚筒外形尺寸(外径*长)主滚筒(mm):Φ550*1700；脱粒滚筒外形尺寸(外径*长)副滚筒(mm):Φ500*900；","29300","鄂2017110","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2574,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M4","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20180928","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2575,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M2","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20180927","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2576,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-9E1","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：9kg/s","29300","部20180929","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2577,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东金大丰机械有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：自走轮式全喂入；喂入量：8kg/s；割台宽度（mm）：2750；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：6700mm×3140mm×3380mm;脱粒滚筒数量（个）：2；脱粒机构布置方式：切流滚筒(副)+横向轴流滚筒(主)；风扇型式：离心式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1810；驱动轮轮距（mm）：1920；轴距（mm）：2767；驱动桥型式：机械驱动；卸粮方式：多方位卸粮；","29300","鄂2017109","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2578,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东金大丰机械有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-8Z","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构形式：自走轮式全喂入；喂入量：8kg/s；割台宽度（mm）：2750；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)7720mm×3140mm×3460mm；脱粒机构布置方式：单纵轴流钉齿式；风扇型式：离心式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1810；驱动轮轮距（mm）：1920；轴距（mm）：2710；驱动桥型式：机械驱动；卸粮方式：多方位卸粮；","29300","鄂2017108","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2579,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8M5","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20180399","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2580,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8M6","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","29300","部20180399","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2581,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","雷沃重工股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10N","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","29300","部20180945","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2582,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式纵轴流谷物联合收割机","4LZ-8.0C","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：自走轮式全喂入；喂入量：8.0kg/s；配套发动机额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7200×3130×3650mm；整机使用质量：6000kg；割台宽度：2750mm；作业效率小时生产率：0.6-1.3h㎡/h。","29300","部20171808","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2583,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7.0","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","结构型式：轮式自走全喂入；喂入量：7.0kg/s；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6700×3150×3300mm；整机使用质量：5050kg；割台宽度：2750mm；作业小时生产率：0.4-0.83h㎡/h。","29300","部20160396","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2584,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8.0","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：自走轮式全喂入；喂入量：8.0kg/s；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6600×3850×3400mm；整机使用质量：6500kg；割台宽度：3250mm；作业效率小时生产率：0.45-0.9h㎡/h。","29300","部20160394","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2585,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8.0B","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：自走轮式全喂入；喂入量：8.0kg/s；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6480×3150×3300mm；整机使用质量：5050kg；割台宽度：2750mm；作业效率小时生产率：0.45-0.9h㎡/h。","29300","部20180941","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2586,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13D(C440)","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","部20181058","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[2587,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东五征集团有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","喂入量：7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6650×3750×3420mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度：2750mm；理论作业速度：1.6-10hm/h；割刀型式：标Ⅱ型","29300","部20153008","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2588,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","\"喂入量：28.8t/h；形式：全喂入、自走轮式；割幅：2.75m/2.85m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7600×3390×3650;\n整机使用质量（kg）：7500;\"","29300","部20170461","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2589,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8A","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：自走、轮式、全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7150*3150*4000/7750*3150*4000（配切碎器）mm；整机质量：7200kg；割台宽度：2750mm；喂入量：8kg/s；割刀型式：II型；割台搅龙型式：螺旋伸缩指式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒主滚筒型式：纵轴流纹杆式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：杂余回滚筒；风扇型式：离心式；驱动方式：4×2；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距：2050/1860mm；驱动轮轮距：1900mm；轴距：2950mm；作业档位：2个；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：盘式；驱动桥型式：静液压驱动；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）；卸粮方式：多方位卸粮","29300","部20180108","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2590,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东五征集团有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","喂入量：8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6990×3110×3350mm；整机使用质量：6120kg（燃油满）；割台宽度：2800mm；理论作业速度：1.6-10hm/h；割刀型式：标Ⅱ型","29300","部20171823","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2591,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","喂入量：28.8t/h（8kg/s）；自走轮式；喂入方式：全喂入","29300","新2019132","2024-04-18","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[2592,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆康博特机械有限公司","小型收割机","4LZ-1.0","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","结构形式：自走履带式，喂入量：1.0KG/S,喂入方式：全喂入","6200","渝2017059","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[2593,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆康博特机械有限公司","小型收割机","4LZ-0.6","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","结构形式：自走履带式，喂入量：0.6KG/S,喂入方式：全喂入","6200","渝2018089","2022-12-31","通用类","重庆市",""]
[2594,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆鑫源农机股份有限公司","小型收割机","4LZ-0.6L","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；结构型式：自走履带式、全喂入；额定喂入量：0.6kg/s；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm;2420×1140×1550；结构质量（kg）：350；割台工作宽度：930mm；最小离地间隙：200mm；档位：快档、慢档、空档、倒档（主变速）快档、空档、慢档（副变速）；作业速度：0.5~0.9m/s；作业小时生产率：≥0.06hm2/h；燃油消化量：≤30kg/hm2。","6200","渝2018124","2022-12-31","通用类","重庆市",""]
[2595,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4L-0.6A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","结构形式：全喂入自走履带式，喂入量：0.6kg/s，整机质量：440kg，发动机功率：7.5KW，割台宽度：1060mm，作业速度：1.72-2.56km/h，履带节距×节数×宽：72mm×31节/35节×255mm，卸粮方式：接粮袋（手工接粮），整机外形尺寸（长×宽×高）2720mm×1300mm×1310mm","6200","川A19509","2023-12-31","通用类","四川省",""]
[2596,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆鑫源农机股份有限公司","小型收割机","4LZ-0.6LA","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；结构型式：自走履带式、全喂入；额定喂入量：0.6kg/s；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm;2460×1000×1570；结构质量（kg）：320；割台工作宽度：900mm；最小离地间隙：180mm；档位：5档（慢、空、快、空、倒）；作业速度：0.5~0.9m/s；作业小时生产率：≥0.06hm2/h；燃油消化量：≤30kg/hm2。","6200","渝2018129","2022-12-31","通用类","重庆市",""]
[2597,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆鑫源农机股份有限公司","小型收割机","4LZ-0.9LB","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.9kg/s;","标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；结构型式：自走履带式、全喂入；额定喂入量：0.9kg/s；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm;3100×1450×1500；结构质量（kg）：630；割台工作宽度：1000mm；最小离地间隙：235mm；档位：5档（慢、空、快、空、倒）；作业速度：0.4~0.7m/s；作业小时生产率：0.07~0.1hm2/h；燃油消化量：≤35kg/hm2。","6200","渝2016051","2020-12-31","通用类","重庆市",""]
[2598,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆耀虎动力机械有限公司","小型收割机","4LZ-0.6","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","结构形式：自走履带式，喂入量：0.6KG/S,喂入方式：全喂入","6200","渝2018090","2022-12-31","通用类","重庆市",""]
[2599,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆耀虎动力机械有限公司","小型收割机","4LZ-1.0","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","结构形式：自走履带式，喂入量：1.0KG/S,喂入方式:全喂入","6200","渝2017062","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[2600,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-1.0A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","结构型式：全喂入履带自走式；外型尺寸：3320*1510*2420mm；整机质量：1000kg；割台宽度：1200mm；喂入量：1.0kg/s；割刀型式：标Ⅱ型；割台搅拢型式：螺旋推运式；拔禾轮型式：偏心弹齿式；拔禾轮半径：380mm；脱粒滚筒形式：横向钉齿轴流式；风扇形式：混流式；履带：90mm节距*35节*280mm宽；轨距：650mm；变速箱类型：机械变速（3+1）*2；配套动力：常发CF25M，功率16.4kw ，转速2300r/min；常发CF22M，功率14.71kw ，转速2200r/min；常柴EH24，功率15.5kw ，转速2200r/min；制动器型式：内置湿式摩擦片；接粮方式：人工接粮。","9000","湘20181231093","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[2601,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","德阳嘉龙机械制造有限公司","履带式微型联合收割机","4L-1.0","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","发动机型号：ZS1115k,喂入量:3.6T/H、额定功率14.71KW、整机质量:940KG、割台宽度:1080MM、 拨禾轮直径:Φ840MM、滚筒尺寸:Φ400MMX920","9000","川F18526","2022-12-31","通用类","四川省",""]
[2602,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.0","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；谷物联合收割机；喂入量：1.0Kg/s","9000","部20151008","2019-12-31","通用类","湖南省",""]
[2603,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","湖南省农友农业装备股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-1.0","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","配套发动机：常柴股份有限公司 H20 卧式柴油机，14.7KW 2300r/min；产品结构型式：履带全喂入自走式,工作状态外形尺寸：2800X1700X2070mm，整机使用质量：750kg，喂入量：3.6t/h，履带规格（节距X节数X宽）：73mmX41节X250mm，割台宽度：1200mm；最小离地间隙：180mm；理论作业速度：2.1-2.8km/h；作业小时生产率：≥0.1hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤20.0kg/hm2","9000","部20153048","2019-12-31","通用类","湖南省",""]
[2604,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-1.6E","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.6kg/s;","喂入量：1.6kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：3900×2580×2430（工作状态）/3900×1700×2180（运输状态）；配套发动机：常柴EH36（国Ⅲ排放标准）；配套动力：22.1kW；额定转速：2200r/min；割台宽度：1360mm；整机使用质量：1350kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；履带规格：90mm×38节×280mm（选装350mm）；履带轨距：820mm；接粮方式：液压旋转卸粮。","14400","2015TJ106","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2605,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","浙江四方集团公司","谷物联合收割机","4LZ-1.5","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;","喂入量1.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；割台宽度1360mm；配套动力SH28M柴油机，国Ⅲ动力，功率18.38kw；外形尺寸(长宽高mm)3980×1980×1900；整机使用质量1200kg；接粮方式：人工卸粮。","14400","部20152962","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2606,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","德阳市金兴农机制造有限责任公司","全喂入联合收割机","4LZ-1.6Z","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.6kg/s;","喂入量：1.6KG/S；自走履带式；喂入方式:全喂入","14400","川016002","2020-12-31","通用类","四川省",""]
[2607,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.0Z","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2；","14400","部20151194","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2608,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-1.6D","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.6kg/s;","结构型式：履带式全喂入谷物联合收割机；喂入量(kg/s)：1.6；","14400","2015TJ023","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2609,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","益阳资江联合收割机开发有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.5A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;","结构形式：自走履带式；喂入量：1.5kg/s；喂入方式：全喂入；检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻\n外形尺寸 （工作状态）:4000×2000×2200mm；整机使用质量:1310KG\n；割台宽度:1520mm； 发动机制造商: 江苏常发农业装备股份有限公司；型号:CF36M；功率:23.53 KW;额定转速:2200r/min","14400","湘20180803042","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[2610,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.0ZA","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2；","14400","部20151195","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2611,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4LZ-1.6","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.6kg/s;","结构形式：全喂入自走履带式，外形尺寸 (长×宽×高)：4350mm×2100mm×2550mm，整机使用质量：2100kg，割台宽度：1500mm，作业速度：0～7.52km/h，履带规格（节距×节数×宽）：90mm×44节×350（400）mm","14400","川016001","2020-12-31","通用类","四川省",""]
[2612,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-1.5A8","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;","喂入量：1.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","14400","苏农机（2019）第（0086）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2613,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","益阳民福农机装备有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-1.5","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;","喂入量：1.5Kg/s；自走履带式，喂入方式：全喂入。","14400","湘20180913057","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[2614,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","湖南省农友农业装备股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.6Z","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.6kg/s;","型号名称：4LZ1.6Z全喂入履带自走式；结构形式：全喂入自走履带式；配套发动机：生产企业：江苏农华智慧农业科技股份有限公司，牌号型号：ZH1130,结构形式：卧式、单缸、水冷、气缸数量：1缸、标定功率：20.6kw、标定转速：2200r/min;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3730×1600×2040mm；整机质量：1200KG;最小离地间隙：220mm;履带接地压力： 18kPa；作业速度（km/h）：1.63-3.56 ;作业小时生产率（hm2/h）：0.12-0.23;单位作业量燃油消耗量：≦20kg/hm2;割台宽度：1310mm；喂入量：1.6kg/s;割刀型式：标Ⅲ；割台搅龙型式：螺旋伸缩扒齿式；脱粒机构布置方式：纵向；拨禾轮：型式：偏心弹齿式；半径：Φ360mm；板数：5个；脱粒滚筒：数量：1个，型式：轴流钉齿式，外形尺寸：（mm）：Φ390*1350；凹板筛型式：栅格式；风扇：型式：离心式，直径：Φ300，数量：1个；作业档位：2、3挡；履带轨距：650mm；节距×节数×宽：72mm*48节*280mm；变速箱型式：机械变速3+1；制动器型式：湿式；卸粮方式：单一方位机械。","14400","湘20180913053","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[2615,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-2.2Z","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.2kg/s;","喂入量：2.2KG/S；自走履带式；喂入方式:全喂入","16900","川F17013(产品1）","2021-12-31","通用类","四川省",""]
[2616,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.5Q","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2.5；","16900","部20151197","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2617,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.5Z","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2.5；","16900","部20151196","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2618,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-2.5(PRO688Q)","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;","喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","16900","部2015699","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2619,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.5","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;","形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；谷物联合收割机；喂入量：2.5Kg/s","16900","部20153041","2019-12-31","通用类","湖南省",""]
[2620,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","洋马农机（中国）有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-2.5A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;","\"结构型式：履带自走全喂入式\n配套发动机生产企业：洋马发动机（山东）有限公司\n配套发动机型号规格：4TNV98-ZCNRCC\n配套发动机结构型式：4缸、水冷、单列、立式、4冲程\n配套发动机气缸数量 缸：4\n配套发动机额定功率 Kw：51.5\n配套发动机额定转速 r/min：2500\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5115×2370×2650\n整机质量kg：3140\n最小离地间隙mm ：268\n履带接地压力kPa：18.6\n作业速度km/h：低速：0～3.348，标准：0～5.4\n作业小时生产率 hm2/h：0．20～0.50\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：12～24\n割台宽度mm： 2060\n喂入量 kg/s ：2.5\n割台型式：Ⅱ型\n割台搅龙型式：螺旋式\n拨禾轮型式：偏心弹齿式\n拨禾轮直径mm： 940\n拨禾轮板数 个：5\n脱粒机构布置方式：纵轴流式\n脱粒滚筒数量 个：1\n脱粒滚筒型式：钉齿式\n脱粒滚筒尺寸（外径×长度）mm：Φ640×1850\n凹板筛型式：栅格式\n风扇型式：离心叶片式\n风扇直径mm：375\n风扇数量 个：1\n履带节距×节数×宽度：90mm×51节×500mm\n履带轨距mm：1185\n作业挡位：低速挡，标准挡\n驾驶室类型：无\n变速箱型式：机械变速箱+液压无级变速器（HST）\n制动器型式：干式摩擦式\n接粮方式：机械单一方位卸粮\n\"","16900","部20170806","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2621,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","湖南省农友农业装备股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.2Z","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.2kg/s;","结构型式：全喂入履带自走式，外形尺寸（长×宽×高）：3850×2070×2260mm；整机使用质量：1650KG割幅：1500mm；割刀型式：标Ⅱ；割台搅龙型式：螺旋伸缩扒齿；拔禾轮型式：偏心弹齿式；拔禾轮直径（mm):Φ840脱粒滚筒型式：钉齿式；脱粒滚筒直径×长度（mm）:Φ450×1360；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ325；履带（节距×节数×宽）：90mm×42节×280mm；轨距（mm）：800；喂入量（kg/s）：2.2；配套动力：ZH36M-RO2型柴油机，25kw，2400r/min；变速箱类型：（3+1）×2机械变速；制动器型式：湿式制动；复脱器型式：钉齿式；接粮方式：人工接粮","16900","湘20170413042","2021-12-31","通用类","湖南省",""]
[2622,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-2.5T","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4680MM×2625MM×2605MM；整机使用质量:2800KG；割台宽度:2000MM；喂入量:2.5KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×48节×400MM；变速箱类型:机械变速箱+液压无极变速器；接粮方式:机械单一方位自动卸粮","16900","部20171774","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2623,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-3.0E","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;","喂入量（kg/s）：3.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4700×2110×2959；配套发动机型号：常柴股份有限公司3G25TC（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：47.8；标定转速（r/min）：2300；结构质量（kg）：1800；割台宽度（mm）：1675；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：单一方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×44节×350（选装400mm）；履带轨距（mm）：1020。","19900","苏农机（2018）第（0091）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2624,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.6S","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.6kg/s;","结构型式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4680MM×2685MM×2605MM；整机使用质量:2600KG；割台宽度:2000MM；喂入量:3.6KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×49节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器；接粮方式:机械卸粮或人工接粮","19900","部20151697","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2625,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-3(PRO758Q)","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3kg/s;","喂入量：3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","19900","苏农机（2018）第（0079）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2626,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.0ZA","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3kg/s;","结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：3；","19900","部20152361","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2627,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","山东元鸣机械有限公司","履带全喂入自走式水稻联合收割机","4LZ-5A","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","水稻机喂入量:5KG/S；自走履带式；喂入方式:全喂入","19900","部20171138","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2628,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.5Q","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：3.5；","19900","部20151199","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2629,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.0ZB","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3kg/s;","结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：3；","19900","部20152362","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2630,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","洋马农机（中国）有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-3.0A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;","\"型号名称：4LZ-3.0A型全喂入稻麦联合收割机\n结构型式：全喂入履带自走式\n配套发动机生产企业：洋马发动机（山东）有限公司\n配套发动机牌号型号：4TNV98T-ZCNRCC\n配套发动机结构型式：4 缸、水冷、单列、立式、4 冲程\n配套发动机额定功率 Kw：62.5\n配套发动机额定转速 r/min：2500\n配套发动机缸数 缸：4\n配套发动机缸径 mm 98\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm： 5060×2285×2800\n运输状态外形尺寸 (长×宽×高) mm ：5060×2285×2800\n整机使用质量kg：3185（3255）\n割台宽度mm ：2060\n喂入量 t/h：10.8\n最小离地间隙mm： 277\n理论作业速度km/h：0～5.58\n作业小时生产率hm2/h：0.22～0.56\n单位面积燃油消耗量kg/hm2：12～24\n割刀型式：Ⅱ型\n割台搅龙型式：螺旋式\n拨禾轮型式：偏心弹齿式\n拨禾轮直径mm：φ900\n拨禾轮板数 个：5\n脱粒滚筒数量 个：1\n脱粒滚筒型式：纵轴流钉齿式\n脱粒滚筒尺寸(外径×长度) mm：φ640×1850\n凹板筛型式：栅格式\n风扇型式：离心叶片式\n风扇直径mm：φ375/180\n风扇数量 个：2\n履带节距×节数×宽 ：90mm×51节×500mm\n履带轨距mm： 1235（SP间1185）\n左转最小通过半径：1950\n右转最小通过半径：1945\n变速箱类型：机械变速+液压无级变速\n制动器型式：干式摩擦式\n接粮方式：输粮管大粮箱侧位（高位）\n\"","19900","部20170226","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2631,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","洋马农机（中国）有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-3.5A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.5kg/s;","\"型号名称：4LZ-3.5A型全喂入稻麦联合收割机\n结构型式：全喂入履带自走式\n配套发动机生产企业：洋马株式会社\n配套发动机牌号型号：4TNV98T-ZCMRCC\n配套发动机结构型式：4 缸、水冷、单列、立式、4 冲程\n配套发动机气缸数量 缸：4\n配套发动机标定功率 Kw：64.2\n配套发动机标定转速 r/min：2600\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm： 5290×2630×2820\n整机质量kg：3500\n最小离地间隙mm： 210\n履带接地压力kPa ：19.6\n作业速度km/h：低速：0～3.6，标准：0～5.58\n作业小时生产率hm2/h：0.22～0.56\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：12～24\n割台宽度mm： 2060\n喂入量kg/s： 3.5\n割刀型式：Ⅱ型\n割台搅龙型式：螺旋式\n拨禾轮型式：偏心弹齿式\n拨禾轮直径 mm：900\n拨禾轮板数 个：5\n脱粒机构布置方式：纵轴流式\n脱粒滚筒数量 个：1\n脱粒滚筒型式：钉齿式\n脱粒滚筒尺寸(外径×长度) mm： 640×1850\n凹板筛型式：栅格式\n复脱器型式：输粮管、振动筛还原（板齿式）\n风扇型式：离心叶片式\n风扇直径mm：φ375（主）+φ180（二次）\n风扇数量 个： 2\n履带节距×节数×宽：90mm×54节×500mm\n履带轨距mm ：1185\n作业挡位：低速档，标准档\n驾驶室类型：无\n变速箱型式：机械式变速+油压伺服HST\n制动器型式：干式摩擦式\n卸粮方式：机械自动卸粮（多方位卸粮）\n\"","19900","部20171134","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2632,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","山东元鸣机械有限公司","履带全喂入自走式水稻联合收割机","4LZ-5.0","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","水稻机喂入量:5KG/S；自走履带式；喂入方式:全喂入","19900","部20171138","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2633,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-3.0B(ENC888G)","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;","喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm)：4900*2350*2830；整机使用质量：3150kg；割台宽度：2000mm；履带规格：90mm*50节*450mm；发动机型号：4G33TC；配套功率：65KW；制造商：常柴股份有限公司；作业效率小时生产率0.21-0.50hm2/h；排放阶段：国家第三阶段","19900","部20170454","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2634,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-3.0A（HC868G）","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;","喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸：4890*2272*2945；整机使用质量：3180kg功率：63.9KW；柴油发动机信息：制造商：洋马发动机（山东）有限公司；发动机型号：4TNV98T-ZCNISC;功率:63.9KW；排放阶段：国家第三阶段","19900","部20153038","2019-12-31","通用类","湖北省",""]
[2635,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.6Q","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:3.6kg/s;","结构型式:履带自走全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2450MM×2705MM；整机使用质量:2945KG；割台宽度:2000MM；喂入量:3.6KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST)；接粮方式:机械卸粮","19900","部20151695","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2636,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江西良田农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.3（LT998）","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.3kg/s;","喂入量5.3kg/s；自走履带式；喂入方式；全喂入","26700","江西省2017第023号","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[2637,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江西良田农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0(LT988)","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量4.0KG/S；自走履带式；喂入方式；全喂入","26700","江西省2017第001号","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[2638,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0M","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5590×2515×2875；配套发动机：常柴 4G33TC/全柴 4C6-100U31玉柴 YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；配套动力：72/74/72kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：3320kg；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；履带规格：90mm×51节×450mm；履带轨距：1150mm；接粮方式：自动卸粮（搅龙传送式）。","26700","苏农机（2016）第（0433）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2639,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0SA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5390×2850×2900；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16、安徽全柴动力股份有限公司4G1-125U31、广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3300；割台宽度（mm）：2320；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×450（选装500mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0081）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2640,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5390×2850×2900；配套发动机：常柴 4G33V16（国Ⅲ排放标准）；配套动力：80kW；额定转速：2600r/min；整机使用质量：3200kg；割台宽度：2320mm；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；履带规格：90mm×51节×450mm；履带轨距：1320mm；卸粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2017）第（0082）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2641,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量：4.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4630×4233×2920；配套发动机：常柴4L88/玉柴YCD4N23T8-90A（国Ⅲ排放标准）；配套动力：65kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2000mm；整机使用质量：2770kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1145mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151708","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2642,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0HA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量（kg/s）：4.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：1675；配套发动机型号：玉柴润威4D24TI01（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：51.5；标定转速(r/min)：2400；结构质量（kg）：2100；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4950×2150×2590；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：单一方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×44节×350mm（选装400mm）；履带轨距（mm）：1080。","26700","苏农机（2019）第（0275）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2643,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0H","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量（kg/s）：4.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：1675；配套发动机型号：常柴3G25TC（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：47.8；标定转速(r/min)：2300；结构质量（kg）：1800；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4700×2110×2959；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：单一方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×44节×350mm（选装400mm）；履带轨距（mm）：1020。","26700","苏农机（2018）第（0518）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2644,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0D","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4630×4233×2920；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-100/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：72kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：2770kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1145mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151713","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2645,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0M","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量：4.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5590×2515×2875；配套发动机：常柴 4L88/云内动力YN4B092-30CR/全柴 4C6-88U31（国Ⅲ排放标准）；配套动力：62/65/65kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：3320kg；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；履带规格：90mm×51节×450mm；履带轨距：1150mm；接粮方式：自动卸粮（搅龙传送式）。","26700","苏农机（2016）第（0434）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2646,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.5L","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","喂入量：4.5kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4660×4010×3000（工作状态）/4660×2465×2610（运输状态）；配套发动机：常柴4L88/全柴4C5-75U32（国Ⅲ排放标准）；配套动力：55kW；额定转速：2400r/min；割台宽度：2125mm；整机使用质量：2380kg；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；履带规格：90mm×46节×400mm（选装450mm、500mm）；履带轨距：1080mm；接粮方式：液压旋转卸粮。","26700","2015TJ104","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2647,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0DA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5010×2040×2860；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、浙江新柴股份有限公司4D32RT30/1006、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：72/73.5/72；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3100；割台宽度（mm）：2100；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距（mm）：1145。","26700","苏农机（2018）第（0090）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2648,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江西鼎立农业机械有限公司","纵向轴流全喂入联合收割机","4LZ-4.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带自走式全喂入；喂入量4kg/s；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4950mm×2650mm×2700mm；整机使用质量:3100kg；割台宽度2100mm； 履带规格（节距×节数×宽）90mm×51节×450mm；最小离地间隙255mm; 发动机型号:YCD4T23T8-100，功率：73.6kw，广西玉柴动力机械有限公司，国Ⅲ；YCD4J23T8-100B,功率：73.6kw， 广西玉柴动力机械有限公司，国Ⅲ；4G33TC,功率：72kw,常柴动力股份有限公司，国Ⅲ。","26700","江西省2017第002号","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[2649,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6G1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20171007","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2650,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4G1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","26700","部20151808","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2651,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5G","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","26700","部20152366","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2652,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）mm：5000×2600×2830；整机使用质量（kg）：3300；割台宽度（mm）：2100； 履带规格（履带式）：90mm*51节*450(500)mm；发动机型号：4D32RT30/1004；配套功率（kW)及制造商：73.5/浙江新柴股份有限公司；排放阶段：第三阶段。","26700","部20180313","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2653,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","26700","部20152970","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2654,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20151807","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2655,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5G1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","26700","部20171807","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2656,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","爱科（济宁）农业机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.0","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；发动机额定功率：65kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4830×2560×2770mm；整机使用质量：2650kg；割台宽度：2200mm；喂入量：14.4t/h；最小离地间隙：240mm；割刀型式：国标Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋搅龙偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：900mm；拨禾轮板数：5；脱粒滚筒数量：2；脱粒滚筒型式：主滚筒横向轴流杆齿，副滚筒横向轴流杆齿；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：980mm；最小通过半径：左转3000mm；右转3280mm；变速箱类型：（HST+3×2+1档）齿轮式变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；复脱器型式：叶轮式；接粮方式：人工接粮+液压卸粮","26700","部20160027","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2657,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式：自走履带式；全喂入；喂入量：4kg/s","26700","湘20160809026","2020-12-31","通用类","湖南省",""]
[2658,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5630×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4P33T7-155（国Ⅲ排放标准）；配套动力：113kW；额定转速：2300r/min；割台宽度：3900mm；整机使用质量：4250kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：水平液压旋转卸粮。","26700","部20151711","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2659,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0D","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式:全喂入履带自走式；喂入量kg/s:4.0；外形尺寸(长×宽×高)mm:4760×3100×2920；整机使用质量kg:2650；割台宽度mm:2000；履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm；最小离地间隙mm:245；作业效率小时生产率hM2/h:0.2-0.4.","26700","部20151192","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2660,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s:4.0；外形尺寸(长×宽×高)mm:4985×2810×2920；整机使用质量kg:3000；割台宽度mm:2130；履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm；最小离地间隙mm:245；作业效率小时生产率hM2/h:0.2-0.4.","26700","部20151190","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2661,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0Y","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5120MM×2625MM×2900MM；整机使用质量:3130KG；割台宽度:2200MM；喂入量:5.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM；变速箱类型:液压行走减速机；卸粮方式:机械自动多方位","26700","部20181323","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2662,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","泰州常发农业装备有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-4","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5130mm×2520mm×3040mm（机械卸粮），5130mm×2950mm×2660mm（人工卸粮）；整机质量：3680kg（机械卸粮），3560kg（人工卸粮）；割台宽度：2150mm或2000mm；喂入量：14.4t/h；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒滚筒型式：钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱类型：机械变速箱+液压无极变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片；茎秆切碎器型式：动刀+定刀（选配）；复脱器型式：动刀旋转式；卸粮方式：机械螺旋自卸或人工接粮","26700","部20152363","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2663,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-5","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5130mm×2520mm×3040mm；整机质量：3650kg；割台宽度：2200mm；喂入量：18t/h；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒型式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格筛；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱类型：液压无极变速(HST)+机械变速箱，茎秆切碎器型式：动刀+定刀（选配）；复脱器型式：动刀片+定刀式；接粮方式：机械自动卸粮","26700","苏农机（2017）第（0446）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2664,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-5B","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5130mm×2710mm×3040mm；整机质量：3650kg；割台宽度：2100mm；喂入量：5kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；复脱器型式：动刀片+定刀片；卸粮方式：多方位卸粮","26700","苏农机（2019）第（0289）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2665,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-4(PRO988Q)","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","部20170219","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2666,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-4J(PRO988Q-Q)","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","苏农机（2016）第（0346）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2667,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.5AA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","喂入量：5.5kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5530×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4D33T7-125/常柴4G33V16/玉柴YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：3280mm；整机使用质量：3900kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2018）第（0092）号","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2668,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0K","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4570×4130×2860（工作状态）/4570×2730×2460（运输状态）；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-102/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：75/73kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2500mm；整机使用质量：2900kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；履带规格：90mm×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距：1250mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","2015TJ105","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2669,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.5AB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","喂入量：5.5kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5530×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4J33T6-140C（国Ⅲ排放标准）；配套动力：103kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：3280mm；整机使用质量：3900kg；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2018）第（0093）号","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2670,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5630×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4D33T7-155（国Ⅲ排放标准）；配套动力：113kW；额定转速：2300r/min；割台宽度：3900mm；整机使用质量：4250kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：水平液压旋转卸粮。","26700","部20151719","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2671,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0AA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5630×5050×3300；配套发动机：玉柴YC4A175-T301（国Ⅲ排放标准）；配套动力：129kW；额定转速：2300r/min；割台宽度：3900mm；整机使用质量：4250kg；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1600mm；接粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2018）第（0094）号","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2672,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖州丰源农业装备制造有限公司","履带式全喂入联合收割机","4LZ-4.5ZB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构形式：履带自走式全喂入；\n配套发动机、标定功率：73.6kw   2400r/min；\n喂入量：4.5kg/s；\n外形尺寸（工作状态）:5100mm×4180mm×2950mm；\n整机使用质量：3360kg；\n割台宽度：2136mm；?\n履带规格（履带式）：90mm×53节×450mm；\n履带轨距：1209mm；\n变速箱类型：液压无级变速（HST）；","26700","GZNJ/TJ 2017-102","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2673,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0L","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量：8.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5300×4500×2900（工作状态）/5300×3400×2900（运输状态）；配套发动机：常柴4H11（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92kW；额定转速：2400r/min；割台宽度：2800mm；整机使用质量：3600kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×55节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1350mm；接粮方式：水平液压旋转卸粮。","26700","2015TJ107","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2674,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.5A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","喂入量：5.5kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5530×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4D33T7-125/常柴4G33V16/玉柴YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92/92/92kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：3280mm；整机使用质量：3900kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：水平液压旋转卸粮。","26700","部20151718","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2675,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-4.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量：4.0KG/S；自走履带式；喂入方式:全喂入","26700","部20171253","2021-12-31","通用类","四川省",""]
[2676,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-4.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","喂入量：4.5KG/S；自走履带式；喂入方式:全喂入","26700","川F17013（产品2）","2021-12-31","通用类","四川省",""]
[2677,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9.0F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;","喂入量：9.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5630×5050×3300；配套发动机：玉柴YC4A175-T301（国Ⅲ排放标准）；配套动力：129kW；额定转速：2300r/min；割台宽度：3900mm；整机使用质量：4250kg；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1550mm；接粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2018）第（0515）号","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2678,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0E","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量：8.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5530×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4J33T6-140C（国Ⅲ排放标准）；配套动力：103kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：3280mm；整机使用质量：3900kg；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2018）第（0514）号","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2679,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4960×4031×2880；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-102/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：75/72kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2500mm；整机使用质量：3150kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1150mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151716","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2680,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0D","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4630×4233×2920；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-100/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：72kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：2770kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1145mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151715","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2681,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0E","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4960×3950×2830；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-102/常柴4G33TC/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：75/72/74.5kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：3000kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1150mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151717","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2682,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-5A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5130mm×2710mm×3040mm；整机质量：3650kg；割台宽度：2100mm；喂入量：5kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；卸粮方式：多方位卸粮","26700","苏农机（2018）第（0512）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2683,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-5C","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5130mm×2710mm×2980mm；整机质量：3500kg；割台宽度：2100mm；喂入量：5kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；复脱器型式：动刀片+定刀片；卸粮方式：多方位卸粮","26700","苏农机（2019）第（0289）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2684,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZD1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ664","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2685,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0QD","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：5；","26700","2017TJ626","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2686,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；","26700","2015TJ041","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2687,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZC1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ663","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2688,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZE1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ688","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2689,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZE","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ688","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2690,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZD","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ664","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2691,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ663","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2692,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZF","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：4；","26700","2017TJ625","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2693,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZF1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ689","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2694,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZF","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","26700","2017TJ689","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2695,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20151206","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2696,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0QB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20151204","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2697,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0HB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：6；","26700","2015TJ030","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2698,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0HC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：6；","26700","2015TJ040","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2699,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0QA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：6；","26700","2015TJ024","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2700,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20151201","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2701,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZE","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20152360","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2702,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.5QB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5.5；","26700","2015TJ027","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2703,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.5Q","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4.5；","26700","部20151209","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2704,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4.5；","26700","部20151208","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2705,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0L","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4850×2720×3050；配套发动机：常柴 4G33TC/全柴 4C6-100U31/玉柴 YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；额定转速：2600r/min；配套动力：72/74/72kW；整机使用质量：3320kg；割台宽度：2200mm；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；履带规格：90mm×51节×450mm；履带轨距：1200mm；卸粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2017）第（0085）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2706,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0MA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5590×2515×2875；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴机器股份有限公司YC4DK100-T300、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：72/73.5/72；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3420；割台宽度（mm）：2000；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450（选装500mm）；履带轨距（mm）：1150。","26700","苏农机（2018）第（0082）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2707,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0MAQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5590×2515×2875；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴机器股份有限公司YC4DK100-T300、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：72/73.5/72；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3220；割台宽度（mm）：2000；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450（选装500mm）；履带轨距（mm）：1150。","26700","苏农机（2018）第（0082）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2708,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4960×4031×2880；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-102/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：75/72kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2500mm；整机使用质量：3150kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距：1150mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151707","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2709,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0E","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4960×3950×2830；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-102/常柴4G33TC/常柴4G33TC/新柴4D32RT30/1026（国Ⅲ排放标准）；配套动力：75/72/74.5/74.8kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：3000kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1150mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","部20151706","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2710,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EKQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号：常柴4G33V16/玉柴YC4DK108-T300/新柴4D32RT30/1086（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：80；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3480；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2520×2950；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0519）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2711,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4960×3514×2830（工作状态）/4960×2370×2600（运输状态）；配套发动机：雅马哈4TNV98T-ZCN/3TTNA/4TNV98T-N（国Ⅲ排放标准）；配套动力：63.9/64.4kW；额定转速：2500r/min；割台宽度：2200mm；整机使用质量：2800kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm、500mm）；履带轨距：1150mm；接粮方式：人工接粮+液压旋转卸粮。","26700","部20152369","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2712,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0E","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5720×2620×3030；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；制造商：；标定功率（KW）：74.5/75、标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3600；割台宽度（mm）：2200；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2017）第（0305）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2713,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0H","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2320；配套发动机型号：常柴4G33V16/全柴4G1-125U31/玉柴YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5390×2850×2900；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0517）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2714,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0HQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2320；配套发动机型号：常柴4G33V16/全柴4G1-125U31/玉柴YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3100；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5390×2850×2800；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0517）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2715,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EG","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：常柴4G33V16/玉柴YC4DK108-T300/新柴4D32RT30/1086（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：80；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3730；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2980×3010；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0523）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2716,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EF","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：常柴4G33V16/玉柴YC4DK108-T300/新柴4D32RT30/1086（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：80；标定转速(r/min)：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2980×3010；结构质量（kg）：3730；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0524）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2717,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EFQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：常柴4G33V16/玉柴YC4DK108-T300/新柴4D32RT30/1086（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：80；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3530；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2980×2950；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0524）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2718,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EGQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：常柴4G33V16/玉柴YC4DK108-T300/新柴4D32RT30/1086（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：80；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3530；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2980×2950；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0523）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2719,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EK","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号：常柴4G33V16/玉柴YC4DK108-T300/新柴4D32RT30/1086（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：80；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3680；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2520×3010；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0519）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2720,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏东禾机械有限公司","自走履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式:自走履带式；喂入量(kg/s):4；外形尺寸(工作状态)(mm):4950×2550×2520；整机使用质量(kg):3170；割台宽度(mm):2000；履带规格(履带式)(mm):90×51节×450；；作业效率小时生产率(hm2/h):0.34～0.64","26700","部20152302","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2721,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.5A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","喂入量：5.5kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5530×5050×3300；配套发动机：玉柴YCD4D33T7-125/常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92/92kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：3280mm；整机使用质量：3900kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×56节×500mm（选装550mm）；履带轨距：1450mm；接粮方式：水平液压旋转卸粮。","26700","部20151704","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2722,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EDQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2520×2950；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3480；割台宽度（mm）：2200；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0086）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2723,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0MB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2100；配套发动机型号：常柴4G33TC/玉柴YC4DK100-T300/玉柴YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：72/73.5/72；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3420；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5590×2515×2875；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距（mm）：1150。","26700","苏农机（2018）第（0459）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2724,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0MBQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2100；配套发动机型号：常柴4G33TC/玉柴YC4DK100-T300/玉柴YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：72/73.5/72；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3220；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5590×2515×2875；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距（mm）：1150。","26700","苏农机（2018）第（0459）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2725,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0K","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4570×4130×2860（工作状态）/4570×2730×2460（运输状态）；配套发动机：玉柴YCD4N23T8-102/常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；配套动力：75/73kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2500mm；整机使用质量：2900kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式（选配）；履带规格：90mm×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距：1250mm；接粮方式：竖式液压旋转卸粮+水平液压旋转卸粮。","26700","2015TJ102","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2726,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0ND","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：常柴4G33V16/全柴4G1-125U31/玉柴YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3530；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×2980×3080；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0520）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2727,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NDQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：常柴4G33V16/全柴4G1-125U31/玉柴YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3330；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×2980×2980；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0520）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2728,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2800；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：4040；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3220×3080；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0460）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2729,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0AQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2800；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3980；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3220×2980；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0460）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2730,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NBQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3220×2980；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3400；割台宽度（mm）：2800；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0088）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2731,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NCQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×2920×2980；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3330；割台宽度（mm）：2500；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0089）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2732,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×2820×3080；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16、安徽全柴动力股份有限公司4G1-125U31、广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3500；割台宽度（mm）：2400；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0087）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2733,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NAQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×2820×2980；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16、安徽全柴动力股份有限公司4G1-125U31、广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3300；割台宽度（mm）：2400；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0087）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2734,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0结构型式：履带自走全喂入式；；喂入方式：全喂入；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×2920×3080；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3530；割台宽度（mm）：2500；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0089）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2735,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0NB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3220×3080；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3600；割台宽度（mm）：2800；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0088）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2736,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0N","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量：6.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：6200×3020×3080；配套发动机：常柴4G33V16/全柴 4G1-125U31（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92kW；额定转速：2600r/min；整机使用质量：3500kg；割台宽度：2520mm；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×55节×500mm；履带轨距：1350mm；卸粮方式：多方位自动卸粮。","26700","苏农机（2017）第（0083）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2737,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0CQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2860；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：4000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3280×2980；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0521）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2738,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0C","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2860；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：4200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3280×3080；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0521）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2739,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0D","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2860；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：4200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3280×3080；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0522）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2740,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0DQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2860；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：95；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：4000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3280×2980；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×60节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1350。","26700","苏农机（2018）第（0522）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2741,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0L","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","喂入量：8.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：5300×4500×2900；配套发动机：常柴4H11（国Ⅲ排放标准）；配套动力：92kW；额定转速：2400r/min；割台宽度：2800mm；整机使用质量：3500kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×55节×500mm（选装550mm、600mm）；履带轨距：1350mm；接粮方式：水平液压旋转卸粮。","26700","2015TJ103","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2742,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.2Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.2kg/s;","喂入方式：全喂入,结构型式:履带自走式纵轴流全喂入，喂入量:18.72t/h,配套功率：72kw，整机质量：3200kg，割台宽度：2400mm,外形尺寸（长×宽×高）(mm):5600×2800×2950.","26700","2016TJ195","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2743,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;","喂入方式：全喂入,结构型式:履带自走式纵轴流全喂入,喂入量:15.12t/h,配套功率：72kw，整机质量：3180kg，割台宽度：2200mm,外形尺寸（长×宽×高）(mm):5600×2600×2950.","26700","2016TJ193","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2744,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：6；","26700","2015TJ029","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2745,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：6；","26700","2015TJ025","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2746,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20151200","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2747,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；","26700","部20151215","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2748,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s:4.0；外形尺寸(长×宽×高)mm:4970×3040×2920；整机使用质量kg:2750；割台宽度mm:2000；履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm；最小离地间隙mm:245；作业效率小时生产率hM2/h:0.2-0.4.","26700","部20151186","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2749,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZD","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:全喂入履带自走式;喂入量kg/s:5.0;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5400×2800×2900;整机质量kg:3690;割台宽度mm:2400;履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm;最小离地间隙mm:265;作业小时生产率(hm2/h):0.3~0.5;轨距mm:1250.","26700","部20181325","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2750,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:全喂入履带自走式;喂入量kg/s:5.0;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5400×2600×2900;整机质量kg:3650;割台宽度mm:2200;履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm;最小离地间隙mm:265;作业小时生产率(hm2/h):0.27~0.47;轨距mm:1250.","26700","部20181324","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2751,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0Q","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；","26700","部20151214","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2752,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0QA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20151202","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2753,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-8.0H","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：8；","26700","2015TJ026","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2754,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；","26700","部20151205","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2755,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0QC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：5；","26700","2015TJ028","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2756,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZB1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s:4.0；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5375×2358×2900；整机质量kg:3510；割台宽度mm:2000；履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm；最小离地间隙mm:275；轨距mm:1150.","26700","部20180593","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2757,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s:4.0；外形尺寸(长×宽×高)mm:5150×2342×2935；整机使用质量kg:3435；割台宽度mm:2000；履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm；最小离地间隙mm:280；作业效率小时生产率hM2/h:0.2-0.4.","26700","2016TJ345","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[2758,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s:5.0；外形尺寸(长×宽×高)mm:5150×2475×2935；整机使用质量kg:3450；割台宽度mm:2200；履带规格(节距×节数×宽):90×51×450；最小离地间隙mm:280；作业效率小时生产率hM2/h:0.3-0.5.","26700","2016TJ346","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[2759,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZB1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:全喂入履带自走式；喂入量kg/s:5.0；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5150×2475×2950；整机质量kg:3800；割台宽度mm:2200；履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×450mm；最小离地间隙mm:280；轨距mm:1200.","26700","ZJ2018020","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2760,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构形式:全喂入履带自走式;喂入量kg/s:6.0;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:6330×3230×3100;整机质量kg:6150;割台宽度mm:2900;履带规格(节距×节数×宽):90mm×66节×600mm;最小离地间隙mm:480;作业小时生产率(hm2/h):小麦:0.5~1.0;水稻:0.4~0.6;轨距mm:1450.","26700","ZJ2018021","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[2761,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0E","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量：4.0kg/s；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（mm）：4960×3514×2830；配套发动机：常柴4L88/玉柴YCD4N23T8-90A（国Ⅲ排放标准）；配套动力：65kW；额定转速：2600r/min；割台宽度：2000mm；整机使用质量：2800kg；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；履带规格：90mm×51节×400mm（选装450mm）；履带轨距：1150mm；接粮方式：人工接粮+液压旋转卸粮。","26700","部20151705","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2762,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0ED","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2520×3010；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3680；割台宽度（mm）：2200；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0086）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2763,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s:5.0；外形尺寸(长×宽×高)mm:4970×3120×2920；整机使用质量kg:2850；割台宽度mm:2400；履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm；最小离地间隙mm:245；作业效率小时生产率hM2/h:0.3-0.5.","26700","部20151185","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2764,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","洛阳中收机械装备有限公司","全喂入履带式谷物联合收割机","4LZ-5.0","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构型式(全喂入履带式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：5885×2450×2820；结构质量（kg）：3550；割台宽度（mm）：2000；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：板齿风叶式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速；制动器型式：湿式盘式；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械式自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53×450；履带轨距（mm）：1200；","26700","部20171894","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2765,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","洛阳中收机械装备有限公司","全喂入履带式谷物联合收割机","4LZ-5.5","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","结构型式(全喂入履带式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：5885×2650×2820；结构质量（kg）：3600；割台宽度（mm）：2200；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：板齿风叶式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速；制动器型式：湿式盘式；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械式自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53×450；履带轨距（mm）：1200；","26700","部20171893","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2766,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","洛阳中收机械装备有限公司","全喂入履带式谷物联合收割机","4LZ-6.0A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构型式(全喂入履带式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：5885×2650×3010；结构质量（kg）：3800；割台宽度（mm）：2200；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：板齿风叶式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速；制动器型式：湿式盘式；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械式自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53×500；履带轨距（mm）：1200；","26700","部20190115","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2767,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","洛阳中收机械装备有限公司","全喂入履带式谷物联合收割机","4LZ-5.0A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构型式(全喂入履带式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：5885×2510×3010；结构质量（kg）：3750；割台宽度（mm）：2000；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：板齿风叶式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速；制动器型式：湿式盘式；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械式自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53×500；履带轨距（mm）：1200；","26700","部20190114","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2768,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林科技有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5B","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","zj2018018","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2769,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林科技有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5B1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","zj2018018","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2770,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","洋马农机（中国）有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-4.5A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","\"型号名称：4LZ-4.5A型全喂入稻麦联合收割机\n结构型式：全喂入履带自走式\n配套发动机生产企业：YANMAR CO.,LTD\n配套发动机牌号型号：4TNV94HT-ZCNRC\n配套发动机结构型式：4 缸、水冷、单列、立式、4 冲程\n配套发动机气缸数量 缸：4\n配套发动机标定功率 kW：87.3\n配套发动机标定转速 r/min：2500\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm ：5640×2600×2800\n整机质量kg：4030\n最小离地间隙mm： 230\n履带接地压力kPa ：19.1\n作业速度km/h：低速：0～3.888，标准：0～5.976\n作业小时生产率hm2/h ：0.36～0.76\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：10～21\n割台宽度mm： 2060\n喂入量 kg/s： 4.5\n割刀型式：Ⅱ型\n割台搅龙型式：螺旋式\n拨禾轮型式：偏心弹齿式\n拨禾轮直径mm：φ900(拨禾轮拨指杆中心旋转直径)、 φ940(拨禾轮拨指杆最外端旋转直径)\n拨禾轮板数 个：5\n脱粒机构布置方式：纵轴流式\n脱粒滚筒数量 个：1\n脱粒滚筒主滚筒型式：钉齿式\n脱粒滚筒主滚筒尺寸(外径×长度) mm：φ640×2300\n凹板筛型式：栅格式\n复脱器型式：输粮管、振动筛还原（板齿式）\n风扇型式：离心叶片式\n风扇直径mm： φ375（主）+φ205（二次）+φ156（前）\n风扇数量  个：3\n履带节距×节数×宽：90mm×58节×550mm\n履带轨距mm： 1215\n作业档位：低速档，标准档\n驾驶室类型：无\n变速箱型式：机械式变速+油压伺服HST\n制动器型式：干式摩擦式\n接粮方式：机械自动卸粮（多方位卸粮）\n\"","26700","苏农机（2018）第（0255）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2771,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0A1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","部20152350","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2772,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0B1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","部20152349","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2773,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;","喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","ZJ2016115","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2774,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖南省农友农业装备股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-5.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","型号名称：4LZ-5.0Z全喂入履带自走式；结构形式：全喂入自走履带式；配套发动机：生产企业：安徽全柴动力股份有限公司，牌号型号：4C5-100U32,结构形式：立式、直列、水冷、四冲程、气缸数量：4缸、标定功率：74kw、标定转速：2400r/min;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5300×2680×2850mm；整机质量：3640KG;最小离地间隙：280mm;履带接地压力： 24kPa；作业速度（km/h）：2.2-7.66 ;作业小时生产率（hm2/h）：0.23-0.42;单位作业量燃油消耗量：≦24kg/hm2;割台宽度：1950mm；喂入量：5.0kg/s;割刀型式：标∏；割台搅龙型式：伸缩齿+螺旋输送；拨禾轮：型式：偏心弹齿式；半径：Φ480mm；板数：5个；脱粒滚筒：数量：1个，型式：轴流钉齿式，外形尺寸：（mm）：Φ616*1950；凹板筛型式：栅格式；风扇：型式：离心式，直径：Φ400，数量：1个；作业档位：高、低挡；履带轨距：1150mm；节距×节数×宽：90mm*51节*450mm；变速箱型式：机械高、低+无极变速；制动器型式：湿式；复脱器形式：板齿式；卸粮方式：多方位机械。","26700","湘20180913052","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[2775,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0B1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","喂入量：5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","部20171773","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2776,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0B","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","喂入量：5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","26700","ZJ2016116","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2777,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏东禾机械有限公司","自走履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构形式:自走履带式；喂入量(kg/s):4.5；外形尺寸(mm):4950×2750×2520；整机使用质量(kg):3250；割台宽度(mm):2200；履带规格(mm):90×51节×450；作业效率小时生产率(hm2/h):0.27～0.64","26700","2015TJ155","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2778,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","自走履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5.0ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:自走履带式；喂入量(kg/s):5.0；外形尺寸(mm):5150×2750×2970；整机使用质量(kg):3430；割台宽度(mm):2200；履带规格(mm):90×53节×500；作业效率小时生产率(hm2/h):0.27～0.75","26700","苏农机（2018）第（0407）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2779,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","自走履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构形式:自走履带式；喂入量(kg/s):5.0；外形尺寸(mm):5150×3050×2970；整机使用质量(kg):3470；割台宽度(mm):2500；履带规格(mm):90×53节×500；作业效率小时生产率(hm2/h):0.27～0.75","26700","苏农机（2018）第（0327）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2780,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量:4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）mm：4700×2400×2500；结构重量（kg）：2950；割台幅宽（mm）：2000；履带规格（履带式）：90mm*48节*400mm；发动机型号：498BZT；配套功率（kW)及制造商：65/浙江新柴股份有限公司；排放阶段：第三阶段。","26700","部2015976","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2781,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","喂入量:4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）mm：4700×2400×2500；整机使用质量（kg）：3050；割台宽度（mm）：2000； 履带规格（履带式）：90mm*48节*400mm；发动机型号：A4K41ZT100/24；配套功率（kW)及制造商：73.5/浙江新柴股份有限公司；排放阶段：第三阶段。","26700","部20160263","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[2782,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","喂入量:4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）mm：4700×2400×2500；整机使用质量（kg）：2700；割台宽度（mm）：2200； 履带规格（履带式）：90mm*48节*400mm；发动机型号：498BZT；配套功率（kW)及制造商：65/浙江新柴股份有限公司；排放阶段：第三阶段。","26700","部20160262","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[2783,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-4.1B(ENC888G)","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.1kg/s;","喂入量：4.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸：5604*2664*2870；整机使用质量：3150kg；割台宽度：2000mm；柴油发动机信息：制造商：常柴股份有限公司；发动机型号：4G33TC；功率:65KW；排放阶段：国家第三阶段；","26700","鄂2017162","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2784,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-4.1A(HC868G)","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.1kg/s;","喂入量：4.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸：5058*2541*3225；整机使用质量：3250kg；割台宽度：2000mm；柴油发动机信息：制造商：洋马发动机（山东）有限公司；发动机型号：4TNV98T-ZCNISC；功率:63.9KW；排放阶段：国家第三阶段；","26700","鄂2017161","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[2785,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构形式：自走履带式全喂入；割台宽度（mm）：2000；喂入量：5kg/s；外形尺寸 (长×宽×高)：5580mm×2420mm×2880mm；最小离地间隙（mm）：290；风扇型式：离心式；履带节距×节数×宽：90 mm×51节×400mm；履带轨距（mm）：1150；变速箱型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动桥型式静液压驱动：静液压驱动；卸粮方式人工接粮：多方位卸粮；","26700","鄂2017216","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2786,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5B","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构形式：自走履带式全喂入；喂入量：5kg/s；割台宽度（mm）：2000；外形尺寸 (长×宽×高)：5580mm×2420mm×2870mm；最小离地间隙（mm）：290；风扇型式：离心式；履带节距×节数×宽：90 mm×51节×400mm；履带轨距（mm）：1150；变速箱型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动桥型式静液压驱动：静液压驱动；卸粮方式人工接粮：多方位卸粮；","26700","鄂2017216","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2787,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5G2","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","26700","部20181330","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2788,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4E1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","26700","部20151812","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2789,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-7FY","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","26700","部20160723","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2790,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5375MM×2750MM×2960MM；整机使用质量:3500KG；割台宽度:2300MM；喂入量:7.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","ZJ2017121","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2791,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7.0ZJ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5375MM×2850MM×2840MM；整机使用质量:3650KG；割台宽度:2300MM；喂入量:7.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","ZJ2017121","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2792,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式:自走履带式全喂入；喂入量：5kg/s；外形尺寸(长*宽*高MM):5450*2520*2870；整机质量(KG):3500；割台宽度(MM):2200；最小离地间隙(MM):290；割刀型式:国际II型；拨禾轮型式:偏心弹齿式；拨禾轮半径(MM):Ф450；脱粒机构布置方式:纵向轴流滚筒脱粒；滚筒数量(个):1；脱粒滚筒型式主滚筒:纵向轴流杆齿式；","26700","鄂2017107","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2793,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6G2","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20180644","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2794,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6G3A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20180393","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2795,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","26700","部20180649","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2796,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0ZJ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5120MM×2560MM×2810MM；整机使用质量:3300KG；割台宽度:2200MM；喂入量:6.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","部20171776","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2797,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.5ZJ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5440MM×2710MM×2840MM；整机使用质量:3600KG；割台宽度:2200MM；喂入量:6.5KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","部20171775","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2798,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5420MM×2620MM×2960MM；整机使用质量:3450KG；割台宽度:2200MM；喂入量:6.5KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","部20171775","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2799,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5170MM×2620MM×2930MM；整机使用质量:3180KG；割台宽度:2200MM；喂入量:6.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","部20171776","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2800,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6D","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20180645","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2801,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6G3","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20180393","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2802,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5C","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构形式：自走履带式全喂入；割台宽度（mm）：2200；喂入量：5kg/s；外形尺寸 (长×宽×高)：5450mm×2520mm×2870mm；最小离地间隙（mm）：290；风扇型式：离心式；履带节距×节数×宽：90 mm×51节×400mm；履带轨距（mm）：1150；变速箱型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动桥型式静液压驱动：静液压驱动；卸粮方式人工接粮：多方位卸粮；驾驶室类型有：有，普通式；","26700","鄂2018088","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2803,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6B","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：自走履带式全喂入；喂入量：6kg/s；割台宽度（mm）：2300；外形尺寸 (长×宽×高)：5860mm×2620mm×2930mm；最小离地间隙（mm）：300；脱粒滚筒主滚筒型式：纵向轴流杆齿式；风扇型式：离心式；变速箱型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动桥型式静液压驱动：静液压驱动；卸粮方式：多方位卸粮；","26700","鄂2018131","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2804,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6A","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构形式：自走履带式全喂入；喂入量：6kg/s；割台宽度（mm）：2300；外形尺寸 (长×宽×高)：5860mm×2620mm×2940mm；最小离地间隙（mm）：300；脱粒滚筒主滚筒型式：纵向轴流杆齿式；风扇型式：离心式；变速箱型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动桥型式静液压驱动：静液压驱动；卸粮方式：多方位卸粮；履带节距×节数×宽：90 mm×53节×500mm；履带轨距（mm）：1250；","26700","鄂2018131","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2805,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5ZJ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5110MM×2580MM×2800MM；整机使用质量:3250KG；割台宽度:2100MM；喂入量:5.5KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","部20171777","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2806,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构型式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2450MM×2705MM；整机使用质量:2945KG；割台宽度:2000MM；喂入量:4.5KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST)；接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配)","26700","部20170407","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2807,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","结构型式:全喂入履带自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5120MM×2480MM×2870MM；整机使用质量:3130KG；割台宽度:2100MM；喂入量:5.5KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","26700","部20171777","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2808,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;","结构型式：履带自走全喂入式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4675mm×2400mm×2800mm；整机使用质量：2980kg；割台宽度：2300mm；喂入量：5.5kg/s；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×400mm；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械高位卸粮","26700","ZJ2015076","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2809,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;","结构型式:履带自走全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2600MM×2705MM；整机使用质量:2985KG；割台宽度:2200MM；喂入量:4.2KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST)；接粮方式:机械卸粮","26700","部20151696","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2810,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构型式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2600MM×2705MM；整机使用质量:2985KG；割台宽度:2200MM；喂入量:5.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器；接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配)","26700","部20152963","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2811,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5GY","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","26700","部20171006","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2812,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5E","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","26700","部20151811","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2813,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4C","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","26700","部20151809","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2814,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4F","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","26700","部20151813","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2815,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.5G","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4.5kg/s","26700","部20152365","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2816,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","雷沃重工股份有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6F1","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","26700","部20171008","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2817,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","结构型式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2600MM×2705MM；整机使用质量:2985KG；割台宽度:2200MM；喂入量:5.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器；接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配)","26700","部20152964","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2818,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;","结构型式:履带自走全喂入式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4675MM×2300MM×2660MM；整机使用质量:2870KG；割台宽度:2200MM；喂入量:4.2KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×49节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST)；接粮方式:机械卸粮","26700","部2015303","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2819,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.6S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.6kg/s;","结构型式:履带自走式全喂入式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4700MM×2840MM×2765MM；整机使用质量:2905KG；割台宽度:2600MM；喂入量:4.6KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×49节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST)；接粮方式:机械卸粮","26700","部2015304","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2820,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0S","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;","结构型式:履带自走全喂入式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4680MM×2685MM×2605MM；整机使用质量:2600KG；割台宽度:2000MM；喂入量:4.0KG/S；履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM；变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST)；接粮方式:机械卸粮","26700","ZJ2015075","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2821,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖州丰源农业装备制造有限公司","履带式全喂入联合收割机","4LZ-4.5ZA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构形式：履带自走式全喂入；\n配套发动机、标定功率：73.6kw   2400r/min;\n喂入量：4.5kg/s；\n外形尺寸（工作状态）:5100mm×6040mm×2950mm；\n整机使用质量：3560kg；\n割台宽度：2136mm；?\n履带规格（履带式）：90mm×53节×450mm；\n履带轨距：1209mm；\n变速箱类型：液压无级变速（HST）；","26700","GZNJ/TJ 2017-102","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2822,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0ECQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2720×2950；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3480；割台宽度（mm）：2300；割刀型式：标Ⅱ；型变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0085）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2823,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EAQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2520×2950；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3480；割台宽度（mm）：2200；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0083）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2824,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2720×3010；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3680；割台宽度（mm）：2300；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0084）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2825,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2720×3010；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3680；割台宽度（mm）：2300；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0085）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2826,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EBQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2720×2950；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3480；割台宽度（mm）：2300；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×56节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0084）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2827,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2520×3010；配套发动机型号：常柴股份有限公司4G33TC、广西玉柴动力机械有限公司YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率（KW）：74.5/75；标定转速（r/min）：2600；结构质量（kg）：3680；割台宽度（mm）：2200；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","26700","苏农机（2018）第（0083）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2828,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖州丰源农业装备制造有限公司","履带式全喂入联合收割机","4LZ-4.5ZD","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构形式：履带自走式全喂入；\n配套发动机，标定功率：73.6kw   2400r/min；\n喂入量：4.5kg/s；\n外形尺寸（工作状态）:5100mm×4180mm×2970mm；\n整机使用质量：3190kg；\n割台宽度：2136mm；?\n履带规格（履带式）：90mm×53节×450mm；\n履带轨距：1209mm；\n变速箱类型：液压无级变速（HST）","26700","GZNJ/TJ 2017-102","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2829,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖州丰源农业装备制造有限公司","履带式全喂入联合收割机","4LZ-4.5ZC","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;","结构形式：履带自走式全喂入；\n配套发动机、标定功率：73.6kw   2400r/min；\n喂入量：4.5kg/s；\n外形尺寸（工作状态）:5100mm×6040mm×2970mm；\n整机使用质量：3390kg；\n割台宽度：2136mm；?\n履带规格（履带式）：90mm×53节×450mm；\n履带轨距：1209mm；\n变速箱类型：液压无级变速（HST）；","26700","GZNJ/TJ 2017-102","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2830,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","洛阳中收机械装备有限公司","全喂入履带式谷物联合收割机","4LZ-6.0","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构型式(全喂入履带式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：5885×2650×2820；结构质量（kg）：3600；割台宽度（mm）：2200；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：板齿风叶式；变速箱类型：机械变速+液压无极变速；制动器型式：湿式盘式；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械式自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53×500；履带轨距（mm）：1200；","26700","部20190115","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2831,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","3行35马力及以上半喂入联合收割机","湖南农夫机电有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-120YA","功率:35马力;半喂入:是 ;收获行数:3行;","1.型号规格：4LBZ-120YA； 2.结构形式：半喂入履带自走式； 3.配套发动机： 生产企业：福建力佳股份有限公司；牌号型号：SL2105DKK-2；结构形式：立式、水冷、两缸、四冲程；额定功率：26kw；额定转速：2400 r/min； 4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3650×1800×1820mm； 5.整机使用质量：1480kg； 6.割台宽度：1200mm； 7.喂入量：/ t/h 8.最小离地间隙：170mm； 9.理论作业速度：1.8—5.4 km/h； 10.作业小时生产率：0.1—0.20 h㎡/h； 11.单位面积燃油消耗量：16—24 kg/h㎡ 12.割刀型式：国标Ⅲ型； 13.脱粒滚筒：轴流弓齿式主滚筒；主滚筒：Φ380×640； 14.凹板筛型式：栅格式； 15.风扇：型式：离心式；直径：Φ290；数量：1； 16.履带：规格：90mm×42节×350mm；轨距：750mm； 17.最小通过半径：左转：2550mm；右转：2550mm； 18.变速箱类型：无极变速、副变速2挡； 19.制动器型式：摩擦片式； 20.茎秆切碎器型式：圆盘式； 21.副脱器型式：再筛选螺杆齿式； 22.接粮方式：人工接粮。","17800","部20151036","2019-12-31","通用类","湖南省",""]
[2832,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","半喂入联合收割机","4LB-150AA","功率:75马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","工作行数：4行；结构型式：履带自走半喂入式；喂入方式：半喂入；配套发动机：常柴 4L88（国Ⅲ排放标准）；配套动力：55kW；额定转速：2600r/min；整机使用质量:2800kg；外形尺寸（mm）：4250×2030×2580mm；最小离地间隙：240mm；作业速度：0-5.2km/h；作业小时生产率：0.27-0.47hm2 /h；变速箱类型：液压无级变速（HST）+副变速三档；履带规格：90mm×51节×450mm；履带轨距：1000mm；卸粮方式：多方位自动卸粮。","44500","苏农机（2019）第（0276）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2833,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","半喂入联合收割机","4LB-150A","功率:70/75马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","工作行数：4行；结构型式：履带自走半喂入式；喂入方式：半喂入；配套发动机：常柴 4L88/新柴4D32ZT31/756（国Ⅲ排放标准）；配套动力：52/55kW；额定转速：2600r/min；外形尺寸（mm）：4250×2400×2467mm；整机使用质量:2600kg；割台宽度：1500mm；最小离地间隙：240mm；理论作业速度：0-5.2km/h；作业小时生产率：0.27-0.47hm2 /h；变速箱类型：液压无级变速（HST）+副变速三档；履带规格：90mm×46节×400mm；履带轨距：1000mm；接粮方式：自动卸粮/人工接粮。","44500","部20160695","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2834,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","半喂入联合收割机","4LB-200","功率:125马力;半喂入:是 ;收获行数:6行;","工作行数：6行；结构型式：履带自走半喂入式；喂入方式：半喂入；配套动力：92kW；配套发动机：常柴 4G33V16（国Ⅲ排放标准）；额定转速：2600r/min；整机使用质量:3800kg；外形尺寸（mm）：4780×2315×2600mm；最小离地间隙：300mm；理论作业速度：0.8-6.5km/h；作业小时生产率：0.5-0.95hm2/h；变速箱类型：液压无级变速（HST）+副变速三档；履带规格：90mm×56节×500mm；履带轨距：1205mm；接粮方式：多方位自动卸粮。","44500","苏农机（2018）第（0516）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2835,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","星光农机股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-172","功率:98马力;半喂入:是 ;收获行数:5行;","结构型式:履带自走式半喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4455MM×2280MM×2650MM；整机使用质量:3680KG；行数：5行；履带规格(节距×节数×宽):90MM×52节×500MM；变速方式:机械变速+液压无级变速器（HST)；卸粮方式:机械自动多方位","44500","ZJ2018052","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[2836,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","半喂入式联合收割机","4LBZ-172B（PRO888GM）","功率:89.896马力;半喂入:是 ;收获行数:5行;","作业行数（行）：5；喂入方式：半喂入；配套功率（kW）：66.1","44500","部20152444","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2837,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式半喂入水稻联合收割机","4LB-150Ⅲ","功率:84马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：4550mm×2010mm×2720mm；整机质量：3020kg；行数：4行；割刀型式：标准Ⅵ型；凹板筛型式：冲孔式/栅格式；脱粒滚筒型式：轴流弓齿型；风扇型式：鼓风+吸风；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；履带轨距：975mm；变速方式：HST+机械变速箱；茎秆切碎器型式：圆盘刀；卸粮方式：机械自动单一方位卸粮","44500","部20171679","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2838,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式半喂入稻麦联合收割机","4LB-150Ⅱ","功率:72马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：4270mm×1900mm×2500mm；整机质量：2765kg；行数：4行；割刀型式：标准Ⅵ型；凹板筛型式：冲孔式/栅格式；脱粒滚筒型式：轴流弓齿型；风扇型式：鼓风+吸风；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400mm；履带轨距：950mm；变速方式：HST+机械变速箱；茎秆切碎器型式：圆盘刀；卸粮方式：机械自动多方位卸粮","44500","部20171667","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2839,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式半喂入水稻联合收割机","4LB-200","功率:100马力;半喂入:是 ;收获行数:6行;","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：4510mm×2300mm×2720mm；整机质量：3360kg；行数：6行；割刀型式：标准Ⅵ型；凹板筛型式：冲孔式/栅格式；脱粒滚筒型式：轴流弓齿型；风扇型式：鼓风+吸风；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm；履带轨距：1150mm；变速方式：HST+机械变速箱；茎秆切碎器型式：圆盘刀；卸粮方式：机械自动多方位卸粮","44500","部20171666","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2840,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","山东元鸣机械有限公司","履带半喂入自走式联合收割机","4LBZ-140（525EX-T）","功率:52马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","收获行数:4行；喂入方式:半喂入；功率:52马力","44500","黑垦鉴2019034（续）","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2841,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","山东元鸣机械有限公司","履带半喂入自走式联合收割机","4LBZ-180(865EX-T）","功率:85马力;半喂入:是 ;收获行数:5行;","收获行数:5行；喂入方式:半喂入；功率:85马力","44500","黑垦鉴2019035（续）","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2842,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","半喂入联合收割机","4LB-150B","功率:70/75马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","工作行数：4行；结构型式：履带自走半喂入式；喂入方式：半喂入；配套发动机：常柴 4L88/新柴4D32ZT31/756/全柴4C6-75U31（国Ⅲ排放标准）；配套动力：52/55/55kW；额定转速：2600r/min；外形尺寸（mm）：4250×2400×2600mm；整机使用质量:2600kg；割台宽度：1500mm；最小离地间隙：240mm；理论作业速度：0-5.2km/h；作业小时生产率：0.27-0.47hm2 /h；变速箱类型：液压无级变速（HST）+变速箱；履带规格：90mm×46节×400mm；履带轨距：1000mm；接粮方式：自动卸粮/人工卸粮。","44500","苏农机（2016）第（0436）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2843,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","井关农机（常州）有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZ-145B1","功率:60马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","收获行数:4行；喂入方式:半喂入；额定功率:44.6KW（60马力）；外形尺寸(mm):4400*2580*2380（作业状态）,整机质量:2675KG；立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机；额定转速:2500r/min；型号：E4DE-WA03型；功率：44.6KW；制造商：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","44500","部20171169","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2844,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","井关农机（常州）有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZ-145D(HF608G)","功率:60马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","收获行数:4行；喂入方式:半喂入；额定功率:44.6KW（60马力）；外形尺寸(mm):4400*2230*2300（作业状态）；整机质量:2975KG；立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机；额定转速:2500r/min；型号：E4DE-WA02型；功率：44.6KW；制造商：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","44500","部20171179","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2845,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","半喂入式联合收割机","4LBZ-145C（PRO588-I）","功率:62.56马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","作业行数（行）：4；喂入方式：半喂入；配套功率（kW）：46","44500","部20152443","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2846,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","半喂入式联合收割机","4LBZ-145(PRO488)","功率:47.328马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","作业行数（行）：4；喂入方式：半喂入；配套功率（kW）：34.8","44500","部20171364","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2847,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","半喂入式联合收割机","4LBZ-145G(PRO588i-G)","功率:66.912马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","作业行数（行）：4；喂入方式：半喂入；配套功率（kW）：49.2","44500","部20171365","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2848,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏东洋机械有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZS-170(CF585G)","功率:86.9马力;半喂入:是 ;收获行数:5行;","收获行数（行）：5；配套功率（kW）：63.9；喂入方式：半喂入","44500","部20151611","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2849,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","中机南方机械股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-150Ⅱ","功率:52马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","收获行数:4行；喂入方式：半喂入；外形尺寸（长×宽×高）mm：4200×2250×2560；结构重量（kg）：2700；割台幅宽（mm）：1500；发动机型号：498BZT；配套功率（kW)及制造商：52/浙江新柴股份有限公司；排放阶段：第三阶段。","44500","部2015254","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[2850,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","大同农机（安徽）有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-145E(DXM73GC)","功率:73马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","型号规格:4LBZ-145E(DXM73GC);结构形式：履带自走式半喂入；配套发动机生产企业：大同工业株式会社；牌号形式：4FT3(5425/2753)；结构形式：立式、水冷、四冲程、增压；额定功率：(kw)54.0；额定转速（r/min）：2700；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4445×2170×2772）；整机使用质量（Kg）：3421；割台宽度（mm）：1450；割台行数：4行；最小离地间隙：（mm）190；理论作业速度(km/h)：0～5.4；作业小时生产率（h㎡/h）：0.27～0.43；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：15～25；割刀形式：VI型；脱粒滚筒数量2个；主滚筒型式：轴流弓齿式；副滚筒型式：轴流板齿式；主滚筒尺寸（mm）￠424×900；副滚筒尺寸（mm）￠210×717；凹板筛型式：栅格式；风扇型式:叶片式；风扇直径：￠348，￠260；风扇数量：2个；履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×450mm；轨距（mm）：1030；变速箱类型：液压式无级变速；制动器型式:摩擦片式；茎秆切碎器型式:圆盘式；复脱器型式：再筛选螺旋杆齿；接粮方式：输粮管自动卸粮。","44500","2016TJ471","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2851,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","大同农机（安徽）有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-145D(DXM73G)","功率:73马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","型号规格:4LBZ-145D(DXM73G);结构形式：履带自走式半喂入；配套发动机生产企业：大同工业株式会社；牌号形式：4FT3(5425/2753)；结构形式：立式、水冷、四冲程、增压；额定功率：(kw)54.0；额定转速（r/min）:2700；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4445×2170×2635）；整机使用质量（Kg）：3240；割台宽度（mm）：1450；收割行数：4行；最小离地间隙（mm）:190；理论作业速度(km/h)：0～5.4；作业小时生产率（h㎡/h）：0.27～0.43；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:15～25；割刀形式：VI型；脱粒滚筒数量2个；主滚筒型式：轴流弓齿式；副滚筒型式：轴流板齿式；主滚筒尺寸（mm）￠424×900；副滚筒尺寸（mm）￠210×717；凹板筛型式：栅格式；风扇型式:叶片式；风扇直径:￠378，￠260；风扇数量:2个；履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×450mm；轨距（mm）:1030；变速箱类型：液压式无级变速；制动器型式:摩擦片式；茎秆切碎器型式:圆盘式；复脱器型式：再筛选螺旋杆齿；接粮方式：输粮管自动卸粮。","44500","2016TJ470","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2852,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","大同农机（安徽）有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-175B(DXM85GC)","功率:85马力;半喂入:是 ;收获行数:5行;","型号规格:4LBZ-175B(DXM85GC);结构形式：履带自走式半喂入；配套发动机生产企业：大同工业株式会社；牌号形式：4FTA3(6424/2573)；结构形式：立式、水冷、四冲程、增压；额定功率：(kw)63.5；额定转速（r/min）：2500；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4700×2325×2820）；整机使用质量（Kg）：4107；割台宽度（mm）：1750；收割行数：5行；最小离地间隙（mm）：213；理论作业速度(km/h)：0～5.4；作业小时生产率（h㎡/h）：0.27～0.53；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：15～25；割刀形式：VI型；脱粒滚筒数量2个；主滚筒型式：轴流弓齿式；副滚筒型式：轴流板齿式；主滚筒尺寸（mm）￠424×1100；副滚筒尺寸（mm）￠210×702；凹板筛型式：栅格式；风扇型式:叶片式；风扇直径；￠378，￠260，￠150；风扇数量：3个；履带规格（节距×节数×宽）:90mm×55节×500mm；轨距（mm）：1185；驾驶室类型：普通；变速箱类型：液压式无级变速；制动器型式:摩擦片式；茎秆切碎器型式:圆盘式；复脱器型式：再筛选螺旋杆齿；接粮方式：输粮管自动卸粮。","44500","2016TJ351","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2853,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","大同农机（安徽）有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-175A(DXM85G)","功率:85马力;半喂入:是 ;收获行数:5行;","型号规格:4LBZ-175A(DXM85G);结构形式：履带自走式半喂入；配套发动机生产企业：大同工业株式会社；牌号形式：4FTA3(6424/2573)；结构形式：立式、水冷、四冲程、增压；额定功率：(kw)63.5；额定转速（r/min）：2500；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4700×2325×2440；整机使用质量（Kg）：3860；割台宽度（mm）：1750；收割行数：5行；最小离地间隙：（mm）213；理论作业速度(km/h)：0～5.4；作业小时生产率（h㎡/h）：0.27～0.53；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：15～25；割刀形式：VI型；脱粒滚筒数量2个；主滚筒型式：轴流弓齿式；副滚筒型式：轴流板齿式；主滚筒尺寸（mm）￠424×1100；副滚筒尺寸（mm）￠210×702；凹板筛型式：栅格式；风扇型式:叶片式；风扇直径；￠378，￠260，￠150；风扇数量：3个；履带规格（节距×节数×宽）:90mm×55节×500mm；轨距（mm）：1185；变速箱类型：液压式无级变速；制动器型式:摩擦片式；茎秆切碎器型式:圆盘式；复脱器型式：再筛选螺旋杆齿；接粮方式：输粮管自动卸粮。","44500","2016TJ350","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[2854,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","星光农机股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-145","功率:75马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","结构型式:履带自走式半喂入；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4330MM×1960MM×2540MM；整机使用质量:2900KG；行数：4行；履带规格(节距×节数×宽):90MM×48节×400MM；变速方式:机械变速+液压无级变速器（HST)；卸粮方式:机械自动多方位卸粮","44500","ZJ2017122","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[2855,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","洋马农机（中国）有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZJ-140D(AG600)","功率:60马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","\"型号名称：4LBZJ-140D（AG600）型半喂入自走式联合收割机\n结构型式：半喂入履带自走式\n配套发动机生产企业：洋马发动机（山东）有限公司\n配套发动机结构型式：4 缸、水冷、单列、立式、4 冲程\n配套发动机气缸数量 缸：4\n配套发动机型号规格：4TNV98-ZCSRCC\n配套发动机标定功率 Kw：44.1\n配套发动机标定转速 r/min：2200\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm： 4290×1940×2410\n整机质量（人工接粮机型）kg：2815\n整机质量（机械自动卸粮（多方位卸粮）机型）kg： 3010\n最小离地间隙mm ：200（变速箱中央部）\n履带接地压力（人工接粮机型）kPa：20.7\n履带接地压力（机械自动卸粮（多方位卸粮）机型）kPa：22.2\n作业速度km/h：低速：0～3.636 标准：0～5.94\n作业小时生产率hm2/h ：0.3～0.5\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：≤22.4\n行数 行：4\n割刀型式：VI型\n脱粒滚筒型式：主：轴流弓齿式 副：轴流板齿式\n脱粒滚筒尺寸(外径×长度) mm 主：φ420×910 副：φ140×900\n凹板筛型式：栅格冲压复合式\n风扇型式：叶片式\n风扇直径：mm φ310（主）+φ230（副）+φ220（吸引）\n风扇数量 个：3\n履带节距×节数×宽：90mm×47节×450mm\n履带轨距mm： 980\n作业挡位：低速档，标准档\n驾驶室类型：无\n变速方式：液压式无级变速（HST）\n茎秆切碎器型式：圆盘式\n卸粮方式：人工接粮/多方位卸粮\n\"","44500","部20171182","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[2856,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","洋马农机（中国）有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZJ-140E","功率:70马力;半喂入:是 ;收获行数:4行;","\"型号名称：4LBZJ-140E型半喂入自走式联合收割机\n结构型式：半喂入履带自走式\n配套发动机生产企业：洋马发动机（山东）有限公司\n配套发动机结构型式：4 缸、水冷、单列、立式、4 冲程\n配套发动机气缸数量 缸：4\n配套发动机型号规格：4TNV98-ZCNRCC\n配套发动机标定功率 Kw：51.5\n配套发动机标定转速 r/min：2500\n外形尺寸 (长×宽×高) mm： 4290×1940×2410\n整机质量kg：2995\n最小离地间隙mm： 200\n履带接地压力kPa：22.1\n作业速度km/h：低速：0～3.636，标准：0～5.94\n作业小时生产率 hm2/h：0.30～0.50\n单位作业量燃油消耗量kg/hm2：≤22.4\n行数 行：4\n割刀型式：Ⅵ型\n脱粒滚筒型式：主：轴流弓齿式 副：轴流板齿式\n脱粒滚筒尺寸(外径×长度) mm 主：φ420×910 副：φ140×900\n凹板筛型式：栅格冲压复合式\n复脱器型式：板齿式\n风扇型式：叶片式\n风扇直径mm ：φ310（主）+φ230（副）+φ220（吸引）\n风扇数量 个：3\n履带节距×节数×宽：90mm×47节×450mm\n履带轨距mm ：980\n作业档位：低速档，标准档\n驾驶室类型：无\n变速方式：液压式无级变速（HST）\n茎秆切碎器型式：圆盘式\n卸粮方式：机械自动卸粮（多方位卸粮）\n\"","44500","部20180863","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[2857,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗型自走式玉米收获机","河南三得兴机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-2","收获行数:2行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:1.5m;","2行割台，工作幅宽1.5m,形式，自走式（摘穗剥皮型）","12400","豫2015191","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2858,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗型自走式玉米收获机","赵县金利机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:1.92m;","型号 / 4YZP-3A \n结构型式 / 自走式 \n配套发动机生产企业 / 广西玉柴机械股份有限公司 \n配套发动机型号规格 / YC4D120L-T20 \n配套发动机额定功率 kW 88 \n配套发动机额定转速 r/min 2600 \n外形尺寸 (长×宽×高) mm 5900×2050×3050 \n结构质量 kg 3570 \n工作行数 行 3 \n适用行距范围 mm 550～650 \n工作幅宽 mm 1920 \n最大卸果穗高度 mm 1810 \n果穗升运器最大通过高度 mm 2570 \n最小离地间隙 mm 300 \n左转最小转弯半径 mm 6600 \n右转最小转弯半径 mm 6600 \n理论作业速度 km/h 2.5～4.5 \n作业小时生产率 hm2/h 0.25～0.35 \n单位面积燃油消耗量 kg/hm2 35～50 \n拉茎辊型式 / / \n摘穗辊型式 / 纵卧螺旋肋式 \n剥皮辊型式 / 槽型 橡胶+铁辊+橡胶辊 \n变速箱类型 / 机械式 \n导向轮轮距 mm 1300 \n驱动轮轮距 mm 1300 \n导向轮轮胎规格 / 10-15 \n驱动轮轮胎规格 / 11.2-24 \n秸秆切碎机构型式 / 卧式悬切装置 \n秸秆粉碎还田机型号规格 / 刀辊长4×4×395","33900","部20151477","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2859,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:2.61m;","4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3450×3790mm；结构质量：9700kg；适用行距范围：600～700mm；作业小时生产率：0.5～1hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：（4＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2500","33900","部2015550","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2860,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗型自走式玉米收获机","赵县金利机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:2.42m;","型号 / 4YZP-4 \n结构型式 / 自走式 \n配套发动机生产企业 / 广西玉柴机械股份有限公司 \n配套发动机型号规格 / YC4D120L-T20 \n配套发动机额定功率 kW 88 \n配套发动机额定转速 r/min 2600 \n外形尺寸 (长×宽×高) mm 5950×2650×3050 \n结构质量 kg 3880 \n工作行数 行 4 \n适用行距范围 mm 550-650 \n工作幅宽 mm 2420 \n最大卸果穗高度 mm 1810 \n果穗升运器最大通过高度 mm 2570 \n最小离地间隙 mm 300 \n左转最小转弯半径 mm 7000 \n右转最小转弯半径 mm 7150 \n理论作业速度 km/h 2.5～4.5 \n作业小时生产率 hm2/h 0.25～0.35 \n单位面积燃油消耗量 kg/hm2 40～55 \n拉茎辊型式 / / \n摘穗辊型式 / 纵卧螺旋肋式 \n剥皮辊型式 / 槽型 橡胶+铁辊+橡胶辊 \n割刀型式 / / \n脱粒滚筒型式 / / \n脱粒滚筒外径×长度 mm / \n脱粒滚筒数量 个 / \n风扇型式 / / \n风扇直径 mm / \n风扇数量 个 / \n凹版筛型式 / / \n变速箱类型 / 机械式 \n导向轮轮距 mm 1300 \n驱动轮轮距 mm 1300 \n导向轮轮胎规格 / 10-15 \n驱动轮轮胎规格 / 11.2-24 \n秸秆切碎机构型式 / 卧式悬切装置 \n秸秆粉碎还田机型号规格 / 刀辊长6×4×346","38800","部20151478","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2861,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A","收获行数:5行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:2.81m;","工作行数（行）：5；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8200×2900×3700；工作幅宽（mm）：2810；最大卸果穗高度（mm）：2360；","38800","部20180132","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2862,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走履带式；配套发动机型号规格：常柴ZN490B；额定功率：36kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：（4590X1490X2400）mm；结构质量：2150kg；工作行数：2行；适用行距范围：（500~700）mm；工作幅宽：1200mm；\n最大卸果穗高度：1850mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转3050mm，右转3050mm；理论作业速度：2-4km/h；作业小时生产率：0.15-0.3h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/h㎡；拉茎辊型式：六棱式；摘穗辊型式：板式；剥皮棍型式：6对橡胶辊；变速箱类型：机械6+2式；履带：（72X58X230）mm，轨距：1260mm；秸秆切碎机构型式：滚刀式。","21300","吉农机鉴2016-08","2020-12-31","通用类","吉林省",""]
[2863,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走履带式；配套动力发动机型号规格：常柴ZN490B；额定功率：36kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：（4860X1490X2570）mm；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm；最大卸果穗高度：1900mm；果穗升运器布置位置：右置，结构型式：拨板式，最大通过高度：1650mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：2-4km/h；作业小时生产率：0.24-0.36h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/h㎡；摘穗机构摘穗辊/板型式：铁棍，摘穗辊/板尺寸：（Ф90X720）mm；输送槽型式：链板式，输送带宽度：265mm；剥皮机剥皮棍型式：6对橡胶辊，剥皮棍尺寸：(70X890)mm，剥皮棍数量12个；割台型式：前置摘穗辊下置辊刀；割台型式：链板式；风扇型式：涡轮式，数量：1个，直径：230mm；集粮箱容积：0.8㎡，卸粮方式：左侧翻倒，驱动方式：液压式；秸秆处理机构型式：辊刀式，工作幅宽：905mm,位置：割台后下方；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械式；驱动桥型式：机械式，驱动方式：机械六加二档；转向机型式：操纵杆机械离合式；制动器型式：湿式纸基片；轴距：1680mm；履带轨距：1260mm,节距：58mm，节数：72节，履带宽：230mm。","21300","吉农机鉴2017-022","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[2864,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2B","收获行数:2行;工作幅宽:1.15-1.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","2行割台；幅宽:1.15-1.5m；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5700×1700×2950；结构质量（kg）：3500；工作行数：2行；适应行距范围cm：670；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：螺旋爪式摘穗辊；剥皮机型式：胶辊组合；剥皮辊数量（个）：12；清选筛型式：往复式编网筛；秸秆处理机构型式：卧式甩刀式；工作幅宽mm：1300；位置：前置；驱动方式：机械式；制动器型式：前后毂式；驱动桥型式：整体式；轮胎规格：导向轮207/80-15、驱动轮11.2-20。","21300","部20171511","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[2865,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.15-1.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","2行割台；幅宽:1.15-1.5m；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5700×1700×2950；结构质量（kg）：3500；工作行数：2行；适应行距范围cm：670；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：螺旋爪式摘穗辊；剥皮机型式：胶辊组合；剥皮辊数量（个）：12；清选筛型式：往复式编网筛；秸秆处理机构型式：卧式甩刀式；工作幅宽mm：1300；位置：前置；驱动方式：机械式；制动器型式：前后毂式；驱动桥型式：整体式；轮胎规格：导向轮207/80-15、驱动轮11.2-20。","21300","晋201704","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[2866,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：2行 结构形式：自走履带式 工作幅宽：1.4m剥皮机：双胶辊 尺寸980Φ90 秸秆处理机构型式：滚刀式  割幅：1130mm","21300","吉农机鉴2018-068","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[2867,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南沃正实业有限公司","自走式玉米收获机","4YZJ-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.59m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZJ-2；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：SD4CQ3D2；机额定功率：73.6kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸（长×宽×高）：5925×2130×3120mm；结构质量：4360kg；工作行数：2行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1590mm；最大卸果穗高度：1640mm；果穗升动器最大通过高度：2840mm；最小离地间隙：230mm；最小通过半径：左转6800mm，右转6350mm；理论作业速度：1.5～5km/h；作业小时生产率：0.2～0.45h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：轴流式，直径：390mm，数量1个；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1270mm，驱动轮1315mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮11.2-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-120。","21300","豫2016167","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2868,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市胜工机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：摘穗、剥皮自走式；外形尺寸（长×宽×高）4700mm×1780mm×2520mm;结构质量:2500kg;工作行数:2行；适应行距范围：450mm-650mm;工作幅宽：1200mm;拉茎辊型式：六棱式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；变速箱类型：机械变速箱；秸秆切碎机构型式：滚刀式；","21300","部20160591","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2869,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市胜工机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2S","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5270mm×1800mm×2550mm；工作行数：2行；行距：650mm；工作幅宽：1400mm；结构形式：自走式、摘穗、剥皮；最小离地间隙：260mm；摘穗机构型式：摘穗辊；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊式；秸秆处理机构型号名称：滚筒式切刀；变速方式：机械式","21300","鄂2017241","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2870,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市胜工机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2Y","收获行数:2行;工作幅宽:1.28m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4050mm×1460mm×2460mm;工作行数:2行；工作幅宽：1280mm；最小离地间隙：140mm；摘穗机构摘穗辊型式：摘穗辊式；剥皮机剥皮辊型式：全胶辊；割台型式：卧式玉米收获割台；变速方式：机械变速","21300","鄂2019110","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2871,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市胜工机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2Z","收获行数:2行;工作幅宽:1.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎型；工作状态外形尺寸(长×宽×高）：5200mm×1600mm×2680mm；工作行数：2行；工作幅宽：1250mm；最大卸果穗高度：1800mm；摘穗机构摘穗辊型式：摘穗辊式；剥皮机剥皮辊型式：全胶辊；割台型式：卧式玉米收获割台；变速方式：机械变速；","21300","鄂2019109","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2872,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZP-2型自走式玉米收获机；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率（KW）：48；额定转速（r/min）：2400；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5230*1875*2520；工作行数（行）：2；行距（mm）：680；工作幅宽（mm）：1370；最小离地间隙（mm）：270；轴距（mm）：1980；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1170/1195；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：6.00-14/9.5-16","21300","部20181073","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2873,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.265m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：2行；工作幅宽：1265mm；剥皮辊型式：胶辊与铁辊交替排列；配套发动机额定功率：48kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5400×1890×2820mm；结构质量：2500kg；适用行距范围：450-750mm；摘穗辊型式：纵卧螺旋爪式；变速方式：（3+1）×2机械式；秸秆处理机构型号名称：4JH-120型秸秆粉碎还田机。","21300","部20171829","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2874,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：2行；工作幅宽：1400mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：48kW；外形尺寸（长×宽×高）：5200×1890×2530mm；结构质量：2500kg；适用行距范围：450-750mm；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）×2机械式；驱动方式：4×4；切碎器型式：辊刀式。","21300","部20171877","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2875,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：2行；工作幅宽：1350mm；结构型式：自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率：48kW；外形尺寸（长×宽×高）：5200×1700×2530mm；结构质量：2500kg；适用行距范围：450-750mm；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：全胶辊；驾驶室型式：普通；变速方式：（3+1）×2机械式；驱动型式：4×4轮式；切碎器型式：直刀式。","21300","部20171526","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2876,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；配套发动机型号：SD4DW3Z1；额定功率:48KW；外形尺寸(长×宽×高MM):5150×2060×2650；工作行数:2行；工作行距：570mm；工作幅宽:1320MM；最大卸果穗高度：2000mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式；果穗升运器最大通过高度：2650mm；最小离地间隙：290mm；割台型式：前置卧式；输送槽型式：螺旋；轴距：1980mm","21300","部20180408","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2877,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.14m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸(长×宽×高MM):4400×1490×2450；结构质量:2000KG；工作行数:2行；适用行距范围:500-700MM；工作幅宽:1140MM；拉茎辊型式:六棱式；剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式；变速箱类型:机械式(3+1)×2；秸秆切碎机构型式:卧式回转切割式","21300","部20160255","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2878,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.17m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸（长×宽×高mm）：4980×1400×2550；结构质量:2520kg；工作行数：2行；工作幅宽:1170mm；结构形式：自走式（摘穗剥皮型）；适用行距范围:550～700mm；拉茎辊型式：六棱式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；变速箱类型：（3＋1）×2；秸秆切碎机构型式：卧式回转切割式","21300","部20170149","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2879,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5120×1750×2580；结构质量（kg）：2810；工作行数：2行；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：螺旋辊式；剥皮机型式：橡胶辊式；剥皮机数量（对）：4；秸秆处理机构型式：滚刀式；工作幅宽mm：1100；位置：割台下方。制动器型式：盘式；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格（导向轮/驱动轮） ：6.00-14/9.5-16","21300","部20171787","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2880,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.14m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4900×1700×2300；结构质量（kg）：2300；工作行数：2行；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：橡胶辊式；剥皮机数量（对）：4；秸秆处理机构型式：滚刀式；工作幅宽mm：1140；位置：割台下方。制动器型式：鼓式；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格（导向轮/驱动轮） ：5.00-12/6.00-14","21300","部20171883","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2881,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.73m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸(长×宽×高)：6600×1800×3220mm；结构质量：4700kg；工作行数：2行；适用行距范围：500-900mm；工作幅宽：1730mm；最大卸果穗高度：1850mm；果穗升运器最大通过高度：3070mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转6550mm/右转7000mm；理论作业速度：1.67～5.24km/h；作业小时生产率：0.2-0.33hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；摘穗辊型式：卧式螺旋筋；剥皮辊型式：胶辊；割刀型式：前滚刀；变速箱类型：（3×2）+1组合式；轮距：导向轮1370mm/驱动轮1450mm；轮胎规格：导向轮207/80-15；驱动轮11.2-24；秸秆切碎机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：4JGH-1.4;","21300","部20170134","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2882,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1300mm，结构质量：3450kg，适用行距范围：450-700mm，最大卸果穗高度：2200mm，工作状态外形尺寸：6600*1920*3170mm","21300","部20160327","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2883,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.18m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1180mm，结构质量：2600kg，适用行距范围：450-700mm，外形尺寸：4720*1420*2400mm","21300","部20160328","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2884,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.22m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1220mm，行距：650mm，最大卸果穗高度：2200mm，工作状态外形尺寸：6000*1920*2950mm，轴距：2600mm","21300","部20171865","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2885,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.29m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1290mm，结构质量：4360kg，适用行距范围：450-700mm，最大卸果穗高度：2220mm，外形尺寸：6720*1950*3140mm","21300","部20160033","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2886,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2E","收获行数:2行;工作幅宽:1.16m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1160mm，工作状态外形尺寸：4750*1590*2545mm，最大卸果穗高度：2095mm","21300","部20170589","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2887,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.24m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1240mm，工作状态外形尺寸：5650*1800*2650mm，轴距：2310mm，导向轮轮距：1270mm，驱动轮轮距：1230mm","21300","部20171543","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2888,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.19m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1190mm，工作行数：450-700mm，工作状态外形尺寸：5880*1880*2770mm，轴距：2200mm","21300","部20181220","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2889,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2J","收获行数:2行;工作幅宽:1.19m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1190mm，行距：580mm，工作状态外形尺寸：4430*1470*1920mm，轴距：1820mm，导向轮轮距：1245mm，驱动轮轮距：1250mm","21300","鄂2019117","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2890,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5600×2000×2750mm；结构质量:3150kg；工作行数:2行；工作幅宽:1350mm；结构形式:自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；输送槽型式:链条刮板式；摘穗辊形式:螺旋摘穗辊式；剥皮辊型式:全橡胶辊；变速方式:机械式(3+1)×2；驱动桥型式：机械式；驱动桥驱动方式：4×4（四驱）；转向机型式：液压式；制动器型式：钳盘式；秸秆处理机构型式:滚刀式；秸秆处理机构型号名称:330×3切碎器。","21300","部20181248","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2891,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2B","收获行数:2行;工作幅宽:1.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：6600×1860×3090mm；结构质量：3620kg；工作行数：2行；适用行距范围：450～700mm；工作幅宽：1360mm；拉茎辊型式：螺旋式；摘穗辊型式：螺旋式；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2；秸秆切碎机构型式：甩刀式或锤爪式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-130。","21300","部20170188","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2892,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.14m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号：4YZ-2A；工作行数：2行割台；工作幅宽：1.140m；结构形式：自走式（摘穗剥皮型）\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4B4M1，额定功率33.09kw，转速2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：4625×1450×2300；结构质量2500kg；行距范围：400～700mm；最大卸果穗高度1785mm；果穗升运器最大通过高度780mm；最小离地间隙105mm；理论作业速度2.0～5.0km/h；作业小时生产率0.15～0.30hm2/h；单位面积燃油消耗量≤25kg/hm2；最小转弯半径：左转/右转5500mm；拉茎辊型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊；割刀型式：定刀；风扇：离心式、直径φ200mm，2个；变速箱类型：齿轮传动；轮距：导向轮1320mm、驱动轮1340mm；轮胎规格：导向轮/驱动轮6.0-14；秸秆切碎机构型式：滚刀式。\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4B4M1，额定功率33.09kw，转速2300r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。","21300","部20170508","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2893,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-2B","收获行数:2行;工作幅宽:1.56m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型)、收获行数：2行、收割幅宽：1560mm、工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：5790×1770×2870、剥皮机剥皮辊型式：橡胶＋铸铁、割台型式：摘穗辊式、秸秆处理机构型式,：甩刀式。","21300","部20171077","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2894,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","淄博宾恒机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","2行割台；幅宽1.25m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","21300","部20181227","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2895,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.55m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式自走式+中置还田+剥皮；外形尺寸：5810*1900*2950mm；结构质量：4110kg；工作行数：2行；适用行距范围：630-730mm；工作幅宽：1550mm；理论作业速度：2.5～4.5km/h；作业小时生产率：0.2～0.47hm2/h；摘穗辊型式：纵卧式；剥皮辊型式：橡胶辊-铁棍+橡胶辊；变速箱类型：机械式（3*2+1）；秸秆切碎机构型式：卧式回转切割装置+甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-125","21300","部20151516","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2896,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C1","收获行数:2行;工作幅宽:1.47m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6280×1950×3060mm；工作行数：2行；行距：680mm；工作幅宽：1470mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；卸粮方式：液压倾翻式；集粮箱驱动方式：液压升降；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；变速方式：机械式（3×2+1）","21300","部20181347","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2897,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东大启机械有限公司","玉米联合收获机","4YZP-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作外形尺寸:5040*1700*2720mm\n使用质量:2880kg\n行距:650mm\n最小离地间隙:240mm","21300","鄂2017204","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2898,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A1","收获行数:2行;工作幅宽:1.26m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","2行割台；幅宽:1.26M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):570*170*280cm 整机质量:3500kg 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2800 最小离地间隙(mm):280","21300","TJ-2018T-77","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[2899,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","玉米联合收获机","4YZP-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:4980×1780×2700mm\n结构质量:2880kg\n适应行距范围:450-650mm\n最小离地间隙:270mm","21300","部20181052","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2900,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.26m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","2行割台；幅宽:1.26M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):570*170*280cm 整机质量:3500kg 最大卸果穗高度(mm):1800 果穗升运器最大通过高度(mm):2800 最小离地间隙(mm):280","21300","部20181068","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[2901,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；结构尺寸(长*宽*高MM):6040*1940*3050；整机质量(KG):4200；工作行数:2行；适用行距范围(MM):580~780；工作幅宽(MM):1360；理论作业速度(KM/H):2.0~6.0；作业小时生产率(HM2/H):0.2~0.3；摘穗辊型式:龙爪式；剥皮辊型式:橡胶辊；变速箱类型:机械式；轮距导；向轮(MM):1260轮距、驱动轮(MM):1340；","21300","部20170048","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2902,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A2","收获行数:2行;工作幅宽:1.04m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；2.外形尺寸(长×宽×高MM):5090×1820×2760；3.适应行距范围(MM):500-650；4.结构质量(KG):3485；5.配套动力:60KW；6.工作行数:2行；7.工作幅宽(MM):1040","21300","冀2016T—124","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[2903,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；作业行数：2；工作幅宽（mm）：1270；配套动力标定功率(kW)：51.5； 整机外形尺寸(长×宽×高）：5325mm×1925mm×2650mm；","21300","鄂2019196","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2904,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","星光农机（河南）有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.99m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗+剥皮+粉碎还田型，工作幅宽：1990mm，工作行数：3行，外形尺寸：6770×2250×3400mm","37700","鄂2019048","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2905,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.07m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：2070；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：玉柴YC4A140-T312/潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6800×2600×3450；最小离地间隙（mm）：≥310；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1660/1640；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24。","37700","部20160312","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2906,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1800；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：玉柴YC4A140-T312/潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：7900×2800×3550；最小离地间隙（mm）：≥310；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1660/1640；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24。","37700","部2015941","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2907,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1850；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮型、粉碎还田型；配套发动机：玉柴 YC4A160-T301/WP4.1NG154E300（国Ⅲ排放标准）；配套动力：113kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6720×2250×3250；最小离地间隙（mm）：280；割台型式：卧式；变速箱类型：液压无级变速+机械变速箱；轴距（mm）：2900；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1350/1400；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.00-15/13.6-24。","37700","苏农机（2019）第（0212）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2908,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州东风农机集团有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3,结构型式：自走式（摘穗剥皮型），额定功率：92kw，整机质量：5820kg，工作幅宽1900mm,外形尺寸（长×宽×高）(mm):6700×2200×3300.","37700","苏农机（2016）第（0190）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2909,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.050m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/粉碎还田，配套发动机的型号规格YC4A150-T315，额定功率113KW,定额转速2300r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7100mm*2260mm*3500mm,工作行数3行，行距620mm，工作幅宽2050mm，最大卸果穗高度2430mm，果穗升运器位置：中置，果穗升运器果结构穗型式：链耙式，果穗升运器最大通过高度3500mm，最小离地间隙250mm，摘穗机构型式：板式，剥皮机剥皮辊型式：胶辊，剥皮辊的数量：8对，风扇型式：叶片式，风扇的直径ф35mm,风扇的数量1个，秸秆处理机构名称：1JH-185秸秆粉碎还田机，型式：甩刀式，工作幅宽1750mm，位置中置，驾驶型式：普通，变速方式：机械式（3+1），驱动桥型式：整体式，驱动方式：机械、两驱，制动器型式：前盘后鼓式，轴距：2970，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1640mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，作业速度：2-6km/h，作业小时生产率：0.3-0.8h㎡/h，单位面积燃油消耗量：≤50kg/h㎡，","37700","部20171488","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2910,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3C","收获行数:3行;工作幅宽:2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式:自走式；功率：95.6kw;额定转速:2300r/min；外形尺寸:7100mm×2050mm×3430mm；结构质量:6120kg；工作行数:3行；适用行距范围:570~670mm；工作幅宽:2000mm；最大卸果穗高度:2200mm；果穗升运器最大通过高度:3430mm；最小离地间隙:250mm；最小通过半径左转:7200mm；最小通过半径右转:7200mm；理论作业速度:2~6km/h；作业小时生产率:0.3~0.8h㎡/h；拉茎辊形式:六棱辊；剥皮辊形式:胶辊；变速箱类型:机械式；秸秆还田机型号:1JH-185cm；秸秆切碎机构形式:回转刀、甩刀式.","37700","部20152546","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2911,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3F","收获行数:3行;工作幅宽:2.050m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/粉碎还田，配套发动机：型号规格：YC4A175-T301,额定功率129KW,额定转速2300r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7100mm*2350mm*3500mm,工作行数3行，工作幅宽2050mm，最大卸果穗高度2430mm，果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器果结构型式：链耙式，最大通过高度3500mm，最小离地间隙235mm，作业速度2.0-6.0km/h，作业小时生产率0.3-0.8h㎡/h，单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡，摘穗机构型式：板式，摘穗板尺寸：工作长度620mm，厚度6mm，剥皮机剥皮辊型式：胶辊/胶辊，剥皮辊的数量：16个，割台型式：卧式，输送槽型式：螺旋搅龙，风扇型式：叶片式、叶片式、叶片式，风扇的直径ф350mm、ф385mm、ф385mm,风扇的数量3个，集粮箱容积2300L，集粮箱卸粮方式：侧翻式，集粮驱动方式：液压驱动，秸秆处理机构名称：1592mm卧式辊刀/1JH-185型秸秆粉碎还田机，型式：卧式辊刀/甩刀式，工作幅宽1592/1850mm，位置：前置/中置，驾驶室型式：普通，变速方式：机械，驱动桥型式：机械式，驱动方式：前轮驱动，转向机型式：全液压，转向机助力型式：液压，制动器型式：前盘后鼓式，制动器助力方式：液压，轴距：2970mm，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1640mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，","37700","部20181111","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2912,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.62-1.95m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","3行割台；幅宽:1.62-1.95m；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×2150×3100；结构质量（kg）：6500；工作行数：3行；适应行距范围cm：620；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：螺旋爪式摘穗辊；剥皮机型式：胶辊组合；剥皮辊数量（个）：16；清选筛型式：圆孔筛；秸秆处理机构型式：卧式甩刀式；工作幅宽mm：1560/1700；位置：前置/中置；驱动方式：机械式；制动器型式：前盘后毂；驱动桥型式：分体式；轮胎规格：导向轮10-15、驱动轮12.2-24。","37700","部20171510","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[2913,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南沃正实业有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.97m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZX-3B；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4M5LU23/1030E；机额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6520×2500×3170mm；结构质量：5800kg；工作行数：3行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1970mm；最大卸果穗高度：2020mm；果穗升动器最大通过高度：3170mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径：左转7200mm，右转6300mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.27～0.54h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤50kg/hm2；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：轴流式，直径：390mm，数量1个；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1485mm，驱动轮1620mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮12.4-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-165C。","37700","豫2016168","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2914,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州东风农机集团有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3,结构型式：自走式（摘穗剥皮型），额定功率：103kw，整机质量：5810kg，工作幅宽1900mm,外形尺寸（长×宽×高）(mm):6700×2200×3300.","37700","苏农机（2016）第（0189）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2915,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1800；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：玉柴YC4A140-T312/潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：7900×2800×3550；最小离地间隙（mm）：≥310；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1660/1640；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24。","37700","部2015945","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[2916,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-3K","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7160×2330×3650mm；工作行数：3行；行距：580mm；工作幅宽：1950mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构摘穗辊/板型式：板式；剥皮辊型式：橡胶辊；集粮箱卸粮方式：液压倾翻式；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；制动器型式：前：盘式+后：鼓式","37700","部20181345","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2917,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.86m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZP-3型自走式玉米收获机；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率（KW）：74.5；额定转速（r/min）：2400；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5990*2270*2840；工作行数（行）：3；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1860；最小离地间隙（mm）：260；轴距（mm）：2350；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1800/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：9.5-20/9.5-20","37700","部20181074","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2918,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.86m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZP-3A型自走式玉米收获机；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率（KW）：74.5；额定转速（r/min）：2400；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5990*2270*2840；工作行数（行）：3；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1860；最小离地间隙（mm）：260；轴距（mm）：2350；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1800/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：9.5-20/9.5-20","37700","部20181074","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2919,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","\"工作行数（行）：3；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7000×2300×3550；作幅宽（mm）：1900；最大卸果穗高度（mm）：2185；果穗升运器  最大通过高度（mm）：3550\n最小离地间隙（mm）：270；\"","37700","部20180131","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2920,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.14m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","配套发动机额定功率：103kw；外形尺寸（长×宽×高）：7660×2670×3500mm；结构质量：6050kg；工作行数：3行；适用行距范围：550~750mm；工作幅宽：2140mm；最大卸果穗高度：1950mm；果穗升运器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转7070mm；右转7800mm；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：3+1；轮距：导向轮1655mm；驱动轮1700mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号：1JH-185","37700","部20170143","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2921,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.14m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","配套发动机额定功率：101kw；外形尺寸（长×宽×高）：7660×2670×3150mm；工作行数：3行；行距：680mm；工作幅宽：2140mm；最大卸果穗高度：1760mm；果穗升运器最大通过高度：3150mm；最小离地间隙：300mm；摘穗机构型式：辊式；输送槽型式：链条刮板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；割刀型式：辊式；集粮箱容积：3000L；秸秆处理机构：1JH-185型秸秆粉碎还田机；驾驶室型式：普通式；变速方式：机械式（3+1）×2+无极变速；驱动桥型式：机械两驱；转向机型式：液压转向；制动器型式：盘式；轴距：2792mm；轮距：导向轮1655mm；驱动轮1700mm；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮15-24","37700","部20171836","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2922,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.97m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZX-3；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4M5LU23/1030E；额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6520×2500×3170mm；结构质量：5800kg；工作行数：3行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1970mm；最大卸果穗高度：2020mm；果穗升动器最大通过高度：3170mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径：左转7200mm，右转6300mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.27～0.54h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤50kg/h㎡；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：轴流式，直径：390mm，数量1个；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1485mm，驱动轮1620mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮12.4-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-165C。","37700","豫2016170","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2923,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZ-3；结构型式：自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1180；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6150×2240×3260mm；工作行数：3行；行距：550mm；工作幅宽：1830mm；最大卸果穗高度：2180mm；果穗升运器布置位置：中置；结构型式：链耙式；最大通过高度：3080mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.31～0.78h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤85kg/h㎡；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗辊式；摘穗辊尺寸：Ф90×720mm（直径×长度）；输送槽型式：链耙式；输送带宽度：525mm；剥皮机：剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮辊尺寸：Ф72×825mm（直径×长度）；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；输送槽型式：链耙式；风扇型式：轴流式，直径：Ф390mm，数量1个；集粮箱容积：2000L；卸粮方式：侧翻；驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构：1JHY-175型秸秆粉碎还田机；型式：甩刀式；工作幅宽：1750mm；位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥形式：断开式，驱动方式：机械驱动；转向机：型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器：型式：盘式+鼓式（前/后），助力方式：液压助力；轴距：2570mm；轮距：导向轮：1485mm；驱动轮：1620mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮：13.6-24。","37700","鄂2019014","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2924,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗、剥皮、粉粹还田）；外形尺寸（长×宽×高）：6700mm×2250mm×3360mm；结构质量：6500kg；工作行数：3行，行距：550-700mm，工作幅宽：2000mm；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式，布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊，剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；清选筛型式：贝壳式；集粮箱卸粮方式：机械卸粮；驾驶室型式：普通式；变速箱类型：液压无极变速+机械变速箱，驱动桥型式：静液压驱动，驱动方式：4×2；制动器型式：盘式，助力方式：液压助力；秸秆处理机构型式：甩刀式，工作幅宽：1700mm，位置：中置；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮13.6-24","37700","苏农机（2019）第（0223）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2925,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.97m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZX-3A；结构型式：自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1180；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6520×2240×3260mm；工作行数：3行；行距：580mm；工作幅宽：1970mm；最大卸果穗高度：2180mm；果穗升运器布置位置：中置；结构型式：链耙式；最大通过高度：3080mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.34～1h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤80kg/h㎡；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗辊式；摘穗辊尺寸：Ф90×690mm（直径×长度）；输送槽：型式链耙式；输送带宽度：525mm；剥皮机：剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮辊尺寸：Ф72×825mm（直径×长度）；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；输送槽型式：螺旋搅龙式；风扇型式：轴流式，直径：Ф390mm，数量1个；集粮箱容积：2000L；卸粮方式：侧翻；驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构：1JHY-175型秸秆粉碎还田机；型式：甩刀式；工作幅宽：1750mm；位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥形式：断开式，驱动方式：机械驱动；转向机型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器：型式：盘式+鼓式（前/后），助力方式：液压助力；轴距：2570mm；轮距：导向轮：1485mm；驱动轮：1620mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮：13.6-24。","37700","鄂2019015","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2926,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.75m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型），收获行数：3行，收割幅宽：1750mm、外形尺寸（长×宽×高）mm：6700×2420×3350，剥皮机剥皮辊型式：胶辊，剥皮机剥皮辊数量：16个，秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎器、1JQ-170型秸秆粉碎还田机，秸秆处理机构型式：滚刀式、甩刀式","37700","部20181363","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2927,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6450×2200×3400mm；结构质量：4610kg；适用行距范围：450-650mm；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）×2机械式；秸秆处理机构型号名称：切碎器+粉碎还田机。","37700","部20171878","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2928,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3G","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：1850mm；结构型式：自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率：92kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5650×2310×3050mm；结构质量：4610kg；适用行距范围：450-650mm；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）×2机械式；秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎器。","37700","部20171524","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2929,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：2000mm；结构型式：自走 轮式 剥皮；配套发动机额定功率：118kW；外形尺寸（长×宽×高）：8030×2480×3465mm；结构质量：6600kg；适用行距范围：500-750mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：平辊全胶辊；变速箱类型：（3+1）×2机械组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-185。","37700","部20170128","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2930,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：2000mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：103kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7950×2480×3550mm；结构质量：6350kg；适用行距范围：550-750mm；摘穗板型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+无级变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","37700","部20171817","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2931,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3（190）B","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；结构型式：自走 轮式 剥皮 还田；配套发动机额定功率：103kW；外形尺寸（长×宽×高）：6300×2310×3290mm；结构质量：4610kg；适用行距范围：450-650mm；摘穗辊型式：龙爪式；剥皮辊型式：全胶辊；变速箱类型：（3+1）组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH170 工作幅宽1700mm。","37700","部20160130","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2932,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B1","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6450×2200×3400mm；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎刀+秸秆粉碎还田机。","37700","部20190098","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2933,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格 / 4YZP-3 ；结构型式（自走式） / 摘穗、剥皮、粉碎还田 ；配套发动机型号规格 / WP4G154E330；配套发动机额定功率  113kW ；配套发动机额定转速  2300r/min ；工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 6900×2300×3550；工作行数 3行 ；工作幅宽1900 mm  ；最大卸果穗高度 1900mm ；果穗升运器布置位置 / 中置； 作业小时生产率 hm2/h ≥0.27 ；工作状态外形尺寸(长×宽×高)900×2300×3550 mm 。","37700","部20181256","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2934,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.0m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号：4YZB-3A；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：2000；结构型式：自走式；配套发动机生产企业：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；配套发动机规格型号：CA4DF3-14GAG3U；配套发动机额定功率（kW）：103；配套发动机额定转速（r/min）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6400×2100×3200；结构质量（kg）：5940；适应行距范围（mm）：450-750；最大卸果穗（粮）高度（mm）：2200；果穗升运器最大通过高度（mm）：3200；最小离地间隙（mm）：300；最小转弯半径左转/右转（mm）：6900/7600；理论作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤36；摘穗辊型式：爪式；剥皮辊型式：胶辊；变速箱类型：机械式；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1600/1600；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10-15/12.4-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-180；","37700","部20152518","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2935,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.92m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-3D；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1920；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：YC4A150-T303；配套发动机额定功率（kW）：110；配套发动机额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2150×3300；行距（mm）：570；最大卸果穗高度（mm）：2600；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3250；最小离地间隙（mm）：230；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/ hm2）：≤36；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式玉米收获割台；集粮箱容积（L）：2300；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：1730；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2620；导向轮轮距/驱动轮轮距：1600/1630；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10/75-15.3/ 13.6-24；","37700","部20181070","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2936,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.92m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-3C；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1920；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：YC4A160-T301；配套发动机额定功率（kW）：118；配套发动机额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6550×2180×3350；行距（mm）：570；最大卸果穗高度（mm）：2650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3300；最小离地间隙（mm）：260；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/ hm2）：≤36；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式玉米收获割台；集粮箱容积（L）：2300；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：1730；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2640；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1600/1700；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10/75-15.3/ 15-24；","37700","部20181060","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2937,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北君峰收获机械有限公司","玉米收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.98m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）：\t6280×2160×3200； 配套动力（kw）：\t103； 工作行数：\t3行； 行距： 宽：570 窄：550 工作幅宽：\t1980mm； 最大卸果穗高度：1940mm； 最小离地间隙：\t270mm； 摘穗机构 摘穗辊/板型式： 摘穗辊式 剥皮辊形式：\t胶辊； 变速箱类型：机械式； 秸秆粉碎还田机型号：\t1JQ-170型秸秆切碎还田机","37700","部20180387","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2938,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3EH","收获行数:3行;工作幅宽:2.035m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：2035；","37700","部20152504","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2939,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3E1","收获行数:3行;工作幅宽:1.94m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1940；","37700","2017TJ465","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[2940,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3E","收获行数:3行;工作幅宽:2.04m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：2040；","37700","部20151472","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2941,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3C1","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1950；","37700","部20151503","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2942,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3CM","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1950；","37700","部20151464","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2943,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3G1","收获行数:3行;工作幅宽:1.74m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1740；","37700","部20151868","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[2944,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3E2","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）、粉碎还田型；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1800；","37700","2018TJ469","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[2945,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:2.1m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-3B；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：2100；结构型式（自走式）：摘穗/剥皮/粉碎还田型；配套发动机型号规格：YC4A160-T311；配套发动机额定功率（kW）：118；配套发动机额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2100×3300；行距（mm）：550；最大卸果穗高度（mm）：2500；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3200；最小离地间隙（mm）：230；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤36；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：刮板式；集粮箱容积（L）：2300；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：1730；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2620；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1620/1620；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10-15/13.6-24；","37700","TJ-2017T-50","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2946,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式:摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号：4D2-110U32；额定功率:83KW；外形尺寸(长×宽×高MM):5950×2380×2890；工作行数:3行；工作行距：580mm；工作幅宽:1820MM；最大卸果穗高度：1720mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；果穗升运器最大通过高度：2750m；最小离地间隙：325mm；割台型式：前置卧式；","37700","部20181228","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2947,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式:摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号：WP4G160E331；额定功率:118KW；外形尺寸(长×宽×高MM):6440×2300×3620；工作行数:3行；工作行距：580mm；工作幅宽:1820MM；最大卸果穗高度：2300mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式；果穗升运器最大通过高度：3100mm；最小离地间隙：300mm；割台型式：前置卧式；","37700","部20181229","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2948,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4XH","收获行数:3行;工作幅宽:2.22m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.22m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：8650×2780×3530mm；结构质量：7500kg；适用行距范围：460～600mm；作业小时生产率：0.37～1.0；拉茎辊型式：四叶对刀式拉茎辊+摘穗板；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3+1）机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2050","37700","部2015554","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2949,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","自走式；结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:6670×2340×3240；结构质量(KG):6095；工作行数:3行；适应行距范围CM:500-600；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:链耙式；摘穗机构型式:螺旋直筋组合式；剥皮机型式:高低辊型式；剥皮机数量(对):16；割刀型式:/；脱粒滚筒型式:/；清选筛型式:/；凹板筛型式:/；秸秆处理机构型式:滚刀式；工作幅宽:1700MM；位置:中置.驱动方式:四轮前驱；制动器型式:盘式；驱动桥型式:机械式；轮胎规格:驱动轮11.2-24/导向轮10-15；","37700","部20170051","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2950,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3D1","收获行数:3行;工作幅宽:1.75m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6700×2360×3355；结构质量（kg）：6400；工作行数：3；适应行距范围（cm）：500～580；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：全胶辊式；剥皮辊数量（个）：16；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：1750；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10.0-15；驱动轮13.6-24。","37700","部20180130","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2951,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3E","收获行数:3行;工作幅宽:2.1m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走 轮式 剥皮 还田；结构尺寸（(长×宽×高)（mm）:6900×2200×3300； 整机质量（kg）:6300 ；工作行数（行）:3 ；适用行距范围（mm）:580-780； 工作幅宽（mm）:2100； 最大卸果穗高度（mm）:1850 ；果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 ；最小离地间隙（mm）:270； 最小通过半径（mm）:左转7150/右转7150 ；理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 ；作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.33； 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35； 摘穗辊型式:螺旋筋式； 剥皮辊型式:胶铁相间； 割道中心距（mm）:680 ；粮仓容积（m3）:2.5； 变速箱类型:（3+1）组成式 ；轮距（mm）:导向轮1625//驱动轮1695； 轮胎规格：导向轮10-15//驱动轮15-24 ；秸秆切碎机构型式:前滚刀/后甩刀； 秸秆粉碎还田机型号规格:1680/1900","37700","部20160113","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2952,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗/剥皮/茎杆粉碎还田型 ；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:6660×2290×3260 ； 工作行数（行）:3 ；行距（mm）:580 ；工作幅宽（mm）:1820；最小离地间隙（mm）:295； 果穗升运器布置位置:中置 ；果穗升运器结构型式:刮板 ；摘穗机构型式:摘穗辊 ；摘穗辊工作长度/外径（mm）:长度800/直径92 ；剥皮辊型式:胶辊 ；剥皮辊工作长度（mm）:840 ；剥皮辊直径（mm）:73 ；剥皮辊数量（对）:8； 秸秆处理机构型号名称:4JGH-1.8； 秸秆处理机构工作幅宽（mm）:1705； 秸秆处理机构型式:甩刀式； 秸秆处理机构位置:中置 ；变速方式:手动换档+液压无级变速； 驱动桥型式:（3+1）组成式 ；驱动桥驱动方式:机械； 制动器型式:钳式 ；轴距（mm）:2920； 轮距（mm）:导向轮1520/驱动轮1680；导向轮 轮胎规格:207/80-15 ；驱动轮轮胎规格:13.6-24；","37700","部20180168","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2953,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F2","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6800×2300×3300；结构质量（kg）：5600；工作行数：3；适应行距范围（cm）：550～650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶辊与铁辊槽型排列；剥皮辊数量（个）：16；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：1900；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10/75-15.3、驱动轮13.6-24。","37700","部20151497","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2954,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.96m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走式 ；结构尺寸（长*宽*高）（mm）:6835*2280*3335mm； 结构质量（kg）:5200 ；工作行数（行）:3； 适用行距范围（mm）:550-750 ；工作幅宽（mm）:1960 ；最大卸果穗高度（mm）:1760； 果穗升运器最大通过高度（mm）:3535； 最小离地间隙（mm）:340； 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7800/7400； 理论作业速度（km/h）:3.27 ；作业小时生产率（h㎡/h）:0.32； 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:30 ；拉茎辊型式:螺旋筋式； 摘穗辊型式:辊式 ；剥皮辊型式:胶铁相间； 变速箱类型:齿轮式 ；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1600/1600 ；轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24 ；秸秆切碎机构型式:甩刀式； 秸秆粉碎还田机型号规格:1600/1700；","37700","部20151371","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2955,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6700*2380*3270；结构质量（kg）：6095；工作行数：3行；额定功率：118kW；适应行距范围cm：500-600；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：螺旋直筋式；剥皮机型式：胶辊+胶辊型式；剥皮机数量（个）：16；割刀型式 ：滚刀；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：1700mm；位置：车架中间下方。驱动方式：机械式；制动器型式：前钳式；驱动桥型式：边减式；轮胎规格 ：驱动轮13.6-24/导向轮10.00-15；","37700","鄂2019023","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2956,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.98m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","\"工作行数（行）：3；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7000×2300×3550；作幅宽（mm）：1900；最大卸果穗高度（mm）：2185；果穗升运器  最大通过高度（mm）：3550\n最小离地间隙（mm）：270；\"","37700","部20160308","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2957,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.895m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数(行)：3;形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)(mm)：6800×2400×3300;结构质量(kg)：5700;\n适用行距范围(mm)：550~700;工作幅宽(mm)：1895;最大卸果穗高度(mm)：1700;果穗升运器最大通过高度(mm)：3300;","37700","豫2015207","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[2958,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，工作幅宽：1800mm，结构质量：4300kg，适用行距范围：450-750mm，最大卸果穗高度：1850mm，轴距：2820mm，导向轮轮距：1500mm，驱动轮轮距：1550mm","37700","部20151797","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2959,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3E","收获行数:3行;工作幅宽:1.68m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，工作幅宽：1680mm，结构质量：5310kg，适用行距范围：550-700mm，最大卸果穗高度：2060mm，外形尺寸：6530*2210*3300mm","37700","部20160032","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2960,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，工作幅宽：1820mm，最大卸果穗高度：1930mm，工作状态外形尺寸：6300*2300*3000mm，轴距：2430mm，导向轮轮距：1780mm，驱动轮轮距：1760mm","37700","部20171551","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2961,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南省凯农机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3K","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗型&剥皮型&粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：5450×1880×2600；结构质量（kg）：3425；工作行数：3行；行距mm：600；工作幅宽mm：1800；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：摘穗辊；剥皮机型式：胶辊；剥皮机数量：16个；秸秆处理机构型式：卧式回转；工作幅宽：1510；位置：割台下方；驱动桥型式：整体式；制动器型式：盘式；轮胎规格 ：导向轮：11.00-16；驱动轮：13.6-16","37700","部20171494","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2962,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：7010×2350×3130mm；结构质量：5320kg；工作行数：3行；适用行距范围：400～650mm；工作幅宽：1900mm；拉茎辊型式：螺旋式；摘穗辊型式：螺旋式；剥皮辊型式：全橡胶辊；变速箱类型：机械式（3+1）+无级变速；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180。","37700","部20170189","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2963,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3（PRO1408Y）","收获行数:3行;工作幅宽:2.05m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","3行割台；幅宽2.05m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","37700","部20160545","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2964,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3H1","收获行数:3行;工作幅宽:2.01m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：2010mm","37700","部20171797","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2965,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3J","收获行数:3行;工作幅宽:2.18m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：2180mm","37700","部20152072","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2966,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3H","收获行数:3行;工作幅宽:2.01m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：2010mm","37700","部20152071","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2967,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3K","收获行数:3行;工作幅宽:1.885/2.01m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：1885/2010mm","37700","部20152295","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2968,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3K1","收获行数:3行;工作幅宽:2.01m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：2010mm","37700","部20171796","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2969,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.71m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号：4YZ-3A；工作行数：3行割台；工作幅宽：1.710m；结构形式：自走式（摘穗剥皮型）\n\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4E6N6，额定功率36.77kw，转速2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：5420×2000×2350；结构质量3330kg；行距范围：400～700mm；最大卸果穗高度1800mm；果穗升运器最大通过高度800mm；最小离地间隙180mm；理论作业速度2.0～5.0km/h；作业小时生产率0.25～0.50hm2/h；单位面积燃油消耗量≤33kg/hm2；最小转弯半径：左转/右转6650mm；拉茎辊型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊；割刀型式：定刀；风扇：离心式、直径φ320mm，1个；变速箱类型：齿轮传动；轮距：导向轮1850mm、驱动轮1900mm；轮胎规格：导向轮/驱动轮6.0-14；秸秆切碎机构型式：滚刀式。\n\n配套动力1：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4E6N6，额定功率36.77kw，转速2300r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n配套动力2：生产企业，扬动股份有限公司，规格型号YD4JZ55C1，额定功率40.4kw，转速2400r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。","37700","部20170509","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2970,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3W","收获行数:3行;工作幅宽:1.825m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：摘穗型、剥皮型、粉碎还田型，配套发动机：103KW，工作状态外形尺寸：6190*2300*3259mm,工作幅宽：1825mm，最小离地间隙：290mm,工作行数：3行，行距：650mm,果穗升运器：布置位置：中置,结构型式：链耙式。摘穗机构：型式：摘穗辊式，剥皮机：剥皮辊型式：胶铁辊组合式，剥皮辊数量：16个。风扇型式：弧形叶片横流式，直径：220mm,数量：1个。秸秆处理机构：型号名称：1JHY-185型秸秆粉碎还田机，工作幅宽：1750mm,型式：卧式甩刀式，位置：中置。变速方法：机械+无极变速式。驱动桥：型式：断开式，驱动方法：机械式。制动器型式：钳盘式。轴距：2600mm.轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：13.6-24，轮距：导向轮1458mm,驱动轮1660mm.","37700","部20180128","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[2971,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走轮式，配套发动机：88KW，工作状态外形尺寸：5860*2300*3320mm,工作幅宽：1950mm，最小离地间隙：300mm,结构质量：4400kg,工作行数：3行，适用行距范围：500-700mm,最大卸果穗高度：1850mm,果穗升运器最大通过高度：2820mm,最小通过半径：左转6250mm,右转6200mm,摘穗辊型式：螺旋式，剥皮辊型式：铁辊+胶辊。风扇型式：风叶式吸风扇，直径：490mm,数量：1个。轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：11.2-24，轮距：导向轮1435mm,驱动轮1644mm.","37700","部20151890","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2972,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金富尔机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZP-3型自走式玉米联合收获机；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：4D3-130U32；配套发动机额定功率：82KW；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1800mm","37700","部20171826","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2973,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","收获行数:3行;工作幅宽:2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走式(摘穗剥皮型)；外形尺寸(MM):6220×2230×3040；结构质量(KG):4740；工作行数:3行；适用行距范围(MM):450-750；工作幅宽(MM):2000；摘穗辊型式:螺旋筋卧式；剥皮辊型式:铁辊+橡胶辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式:滚刀式；秸秆还田机型号规格:1JH-168","37700","豫2016160","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[2974,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","车身尺寸(长×宽×高)mm：6700×2090×3300；发动机额定功率kW：113；行数：3行；工作幅宽mm：1850","37700","冀2018T-143（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[2975,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","车身尺寸(长×宽×高)mm：6620×2430×3450；发动机额定功率kW：113；行数：3行；工作幅宽mm：1830","37700","冀2017T—296","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2976,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沧州田霸农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.97m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行，行距：590mm，工作幅宽：1970mm，结构型式：自走式（摘穗剥皮粉碎还田型），功率：88.2KW，外形尺寸（mm）:6180×1980×3200，最小离地间隙：150mm，变速方式：机械式，驱动桥型式：机械式，驱动桥驱动方式：前轮驱动，轴距：2740mm，轮胎规格（导向轮）：10-15，轮胎规格（驱动轮）：285/80-20","37700","冀2017T—181","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[2977,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4M3","收获行数:4行;工作幅宽:2.13m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：轮式自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7980×2470×3540mm；工作行数：4行；行距：510mm；工作幅宽：2130mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构摘穗辊/板型式：板式；输送槽型式：链耙式；剥皮辊型式：橡胶辊；割台型式：卧式；秸秆处理机构型式：甩刀式；驱动桥型式：4×2轮式；驱动桥驱动方式：机械式","37700","部20181168","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2978,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，收获行数：3行，工作幅宽：1800mm,发动机额定功率：92kW，发动机额定转速：2200r/min，行距：550～650mm，拉茎辊：六棱辊，摘穗辊型式：圆辊或摘穗板,剥皮辊型式：铸辊、橡胶辊组合式，生产率：0.2 5～0.60hm2/h","37700","部20160244","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2979,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-3X1","收获行数:3行;工作幅宽:2.02m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6800×2330×3650mm；工作行数：3行；行距：580mm；工作幅宽：2020mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；卸粮方式：液压倾翻式；集粮箱驱动方式：液压升降；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速","37700","部20181342","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[2980,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-3X","收获行数:3行;工作幅宽:2.02m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式自走式+前切段中置还田+剥皮；外形尺寸 (长×宽×高)：6740×2350×3200mm；结构质量：5500kg；工作行数：3行；适用行距范围：580±50mm；工作幅宽：2020mm；理论作业速度：2.88～4.54km/h；作业小时生产率：0.27～0.53hm2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：橡胶辊；变速箱类型：（3+1）组合式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180","37700","部20152548","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2981,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","3行割台；幅宽:1.8M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):670*237*325cm 整机质量:6300kg 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):3260 最小离地间隙(mm):360","37700","部20181067","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[2982,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:5850×2220×3000mm\n结构质量:4280kg\n适应行距范围:550-650mm\n最小离地间隙:280mm","37700","鄂2019025","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2983,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:5850×2220×3000mm\n结构质量:4460kg\n适应行距范围:550-650mm\n最小离地间隙:280mm","37700","鄂2019025","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2984,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1800；外形尺寸(长×宽×高)：6460mm×2300mm×3500mm；驱动桥型式：机械变速箱＋封闭边减箱；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24；导向轮轮距（mm）：1450；驱动轮轮距（mm）：1620；轴距（mm）：2647；","37700","鄂2017254","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[2985,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1800；外形尺寸(长×宽×高)：6250mm×2000mm×3200mm；用行距范围（mm）：450～750；最大卸果穗高度（mm）：2050；摘穗辊型式：龙爪式；变速箱类型：机械式；导向轮轮距（mm）：1450；驱动轮轮距（mm）：1620；导向轮轮胎规格：10.00-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24；","37700","部20160258","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2986,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3L","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；2.外形尺寸(MM):6300×2300×3200；3.适应行距范围(MM):500-650；4.结构质量(KG):5300；5.额定功率:113KW；6.工作行数:3行；4.工作幅宽(MM):1800","37700","2015T-115","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[2987,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；工作行数：3；工作幅宽（mm）：1850；配套动力标定功率(kW)：88； 整机外形尺寸(长×宽×高）：6200mm×2420mm×2920mm；","37700","鄂2019197","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[2988,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XH1","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：6780×2200×3400mm；结构质量：6000kg；适用行距范围：500～650mm；作业小时生产率：0.35～0.7hm2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；割刀型式：辊刀式；变速箱类型：（3＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-178","37700","部20160065","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2989,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XHY","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：6780×2200×3400mm；结构质量：6000kg；适用行距范围：500～650mm；作业小时生产率：0.3～0.7hm2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；割刀型式：辊刀式；变速箱类型：高低档变速箱+液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-178","37700","部20160068","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[2990,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XH","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","3行割台；幅宽：1.85m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：6490×2010×3300mm；结构质量：4880kg；适用行距范围：500～650mm；作业小时生产率：0.49～0.83hm2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；割刀型式：滚刀式；变速箱类型：（3×2＋1）机械变速箱；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-1700","37700","部2015551","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2991,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.04m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸：6950*2250*3340mm；结构质量：6300kg；工作行数：3行；适用行距范围：550-700mm；工作幅宽：2040mm；拉茎辊型式：辊式；摘穗辊型式：倾斜纵卧辊式；剥皮辊型式：螺旋辊+鱼鳞辊；变速箱类型：机械式/液压式；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1600mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24；秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-1850","37700","部20152489","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[2992,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F1","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6800×2300×3300；结构质量（kg）：5600；工作行数：3；适应行距范围（cm）：550～650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶辊与铁辊槽型排列；剥皮辊数量（个）：16；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：1900；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10/75-15.3、驱动轮13.6-24。","37700","部20151498","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2993,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","星光农机（河南）有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.59m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗+剥皮+粉碎还田型，工作幅宽：2590mm，工作行数：4行，外形尺寸：6770×2770×3400mm","56200","鄂2019049","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[2994,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走轮式，配套发动机：103KW，工作状态外形尺寸：6010*2590*3320mm,整机质量：5010kg,工作幅宽：2400mm，最大卸果穗高度：1870mm,工作行数：4行，轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：11.2-24，轮距：导向轮1435mm,驱动轮1644mm.","56200","部20151863","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[2995,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：玉柴YC4A140-T312/潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6800×2600×3450；最小离地间隙（mm）：≥310；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1660/1640；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24。","56200","部20160313","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2996,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：玉柴YC4A140-T312/潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：7900×2800×3550；最小离地间隙（mm）：≥310；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1660/1640；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24。","56200","部2015942","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[2997,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2400；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：玉柴YC4A140-T312/潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6800×2600×3450；最小离地间隙（mm）：≥310；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1660/1640；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24。","56200","部20160314","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[2998,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2340；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮型、粉碎还田型；配套发动机：玉柴 YC4A175-T301/WP4.1NG175E300（国Ⅲ排放标准）；配套动力：129kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6930×2560×3340；最小离地间隙（mm）：300；割台型式：卧式；变速箱类型：液压无级变速+机械变速箱；轴距（mm）：2960；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1640/1750；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.00-15/15.5-24。","56200","苏农机（2019）第（0213）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[2999,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/粉碎还田，配套发动机的型号规格YC4A160-T311，额定功率118KW,定额转速2300r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7200mm*2450mm*3500mm,工作行数4行，行距550mm，工作幅宽2320mm，最大卸果穗高度2430mm，果穗升运器位置：中置，果穗升运器果结构穗型式：链耙式，果穗升运器最大通过高度3500mm，最小离地间隙250mm，摘穗机构型式：板式，剥皮机剥皮辊型式：胶辊，剥皮辊的数量：8对，风扇型式：叶片式，风扇的直径ф35mm,风扇的数量1个，秸秆处理机构名称：1JH-220秸秆粉碎还田机，型式：甩刀式，工作幅宽2100mm，位置中置，驾驶型式：普通，变速方式：机械式（3+1），驱动桥型式：整体式，驱动方式：机械、两驱，制动器型式：前盘后鼓式，轴距：2970，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1640mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，作业速度：2-6km/h，作业小时生产率：0.3-0.8h㎡/h，单位面积燃油消耗量：≤kg/h㎡，整机质量：6350kg","56200","部20171487","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3000,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/粉碎还田，配套发动机:型号规格：YC4A160-T301，额定功率118KW,定额转速2300r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7140mm*2550mm*3470mm,工作行数4行，行距580mm，工作幅宽2440mm，最大卸果穗高度2400mm，果穗升运器位置：中置，果穗升运器果结构型式：刮板式，最大通过高度3430mm，最小离地间隙250mm，作业速度2.0-6.0km/h，作业小时生产率0.3-0.8h㎡/h，单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡，摘穗机构型式：摘穗板，剥皮机剥皮辊型式：胶辊，剥皮辊的数量：20个，割台型式：卧式，输送槽型式：螺旋搅龙，风扇型式：叶片式，风扇的直径ф35mm,风扇的数量1个，集粮箱容积2300L，集粮箱卸粮方式：侧翻式，驱动方式：液压驱动，秸秆处理机构名称：1JH-230秸秆粉碎还田机，型式：甩刀式，工作幅宽2300mm，位置中置，驾驶室型式：普通，变速方式：液压，驱动桥型式：机械式，驱动方式：4*2，转向机型式：全液压，转向机助力型式：液压，制动器型式：盘式，制动器助力方式：液压，轴距：2950，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1640mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，整机质量：6350kg","56200","部20180032","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3001,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4BH","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式；发动机额定功率：118kw；额定转速：2300 r/min；外形尺寸（长*宽*高）：7850mm*2450mm*4000mm；结构质量：7190kg；工作行数：4行；适应行距范围：500-600mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗（粮）高度：2000mm；果穗升运器最大通过高度：4000mm；最小离地间隙：250mm；最小转弯半径（左转）8400mm.(右转)8900mm；理论作业速度2-6km/h；作业小时生产率：0.3-0.8h㎡/h；单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡；拉茎辊形式：六棱辊；剥皮辊形式：胶辊；风扇：1个、叶片式、直径350mm；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1640mm、驱动轮1640mm；轮胎规格：导向轮10/75-15.3、驱动轮15-24；秸秆切碎机构形式：甩刀式；","56200","部20152551","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3002,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-6","收获行数:6行;工作幅宽:2.23m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：6行；工作幅宽：2.23m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","新2016007","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3003,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B3","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2530mm","56200","部20160143","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3004,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.41m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7400×2500×3550；工作幅宽（mm）：2410；最大卸果穗高度（mm）：2185","56200","部20180139","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3005,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4R","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7000×2600×3500；工作幅宽（mm）：2480；最大卸果穗高度（mm）：2270；","56200","部20180138","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3006,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4M","收获行数:4行;工作幅宽:2.41m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8100×2800×3600；工作幅宽（mm）：2410；最大卸果穗高度（mm）：2220；","56200","部20180129","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3007,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南沃正实业有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.49m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZ-4；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LU23/1180E；机额定功率：118kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：7195×2490×3300mm；结构质量：6870kg；工作行数：4行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：2490mm；最大卸果穗高度：2000mm；果穗升动器最大通过高度：3300mm；最小离地间隙：180mm；最小通过半径：左转9000mm，右转8050mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.33～0.8h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤46kg/hm2；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：离心式，直径：280mm，数量1个；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1650mm，驱动轮：1630mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-210C。","56200","豫2016169","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3008,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：:自走 轮式 剥皮 还田；外形尺寸(长×宽×高)（mm）:7800×2550×3700；结构质量（kg）:7000； 工作行数（行）:4 ；适用行距范围（mm）:500-700； 工作幅宽（mm）:2300 ；最大卸果穗高度（mm）:2050 ；果穗升运器最大通过高度（mm）:3400； 最小离地间隙（mm）:260 ；最小通过半径（mm）:左转7300/右转7300； 理论作业速度（km/h）:1.9-4.59 ；作业小时生产率（h㎡/h）:0.27-0.65 ；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤45； 摘穗辊型式:螺旋筋式； 剥皮辊型式:胶铁相间； 割道中心距（mm）:600 ；粮仓容积（m3）:3.1 ；变速箱类型:（3+1）组成式； 轮距（mm）:导向轮1700//驱动轮1800 ；轮胎规格:导向轮10-15/驱动轮15-24 ；秸秆切碎机构形式:前滚刀/后甩刀； 秸秆粉碎还田机型号规格:980×2/2100；","56200","部20160114","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3009,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗/剥皮/茎杆粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:7710×2820×3920； 工作行数（行）:4; 行距（mm）:580 ；工作幅宽（mm）:2450； 最小离地间隙（mm）:285； 果穗升运器布置位置:中置 ；果穗升运器结构型式:刮板； 摘穗机构型式:摘穗辊 ；摘穗辊工作长度/外径（mm）:长度800/直径92 ；剥皮辊型式:胶辊； 剥皮辊工作长度（mm）:840； 剥皮辊直径（mm）:73 ；剥皮辊数量（对）:10 ；秸秆处理机构型号名称:4JGH-2.3 ；秸秆处理机构工作幅宽（mm）:2210； 秸秆处理机构型式:甩刀式 ；秸秆处理机构位置:中置； 变速方式:手动换档+液压无级变速 ；驱动桥型式:（3+1）组成式； 驱动桥驱动方式:机械 ；制动器型式:钳式 ；轴距（mm）:3250；轮距（mm）:导向轮1860/驱动轮1840； 轮胎规格:导向轮10-15/驱动轮15-24;","56200","部20180167","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3010,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走式 ;结构尺寸(长×宽×高）(mm）:8000×2750×3700 ;整机质量（kg）:8470 ;工作行数（行）:4 ;适用行距范围（mm）:570-650; 工作幅宽（mm）:2450 ;最大卸果穗（粮）高度（mm）:2050 ;果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:317; 最小转弯半径（mm）:左转8050/右转7200 ;理论作业速度（km/h）:1.9-4.6 ;作业小时生产率（h㎡/h）:0.27-0.65; 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤45 ;拉茎辊型式:板式; 剥皮辊型式:胶辊; 变速箱类型:3+1 ;轮距（mm）:导向轮1860//驱动轮1886 ;轮胎规格:导向轮10-15/驱动轮12.4-24; 秸秆切碎机构型式:甩刀; 秸秆粉碎还田机型号规格（mm）:2300;","56200","部20153101","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3011,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.670m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：轮式自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；外形尺寸（长*宽*高）：8300mm*3070mm*3500mm；工作行数4行；行距：620mm；工作幅宽：2670mm；最大卸果穗高度：2570mm；果穗升运器位置：中置，结构型式：链耙式；最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：320mm；摘穗机构型式：板式；摘穗辊/板尺寸：工作长度*厚度：904mm*6mm；剥皮辊型式：胶辊；剥皮辊尺寸：工作长度*直径：858mm*ф74mm；剥皮辊数量：10对；风扇型式：叶片式，直径：ф350mm，数量1个；秸秆处理机构：型号名称：1JH-250秸秆粉碎还田机，工作幅宽：2500mm，型式：甩刀式，位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：整体式，驱动方式：机械、两轮驱动；制动器型式：前盘后鼓式；轴距：3630.轮距：导向轮1950mm，驱动轮1875mm；轮胎规格：导向轮13.6-16，驱动轮15-24；作业速度：2-6km/h;作业小时生产率：0.3-0.8h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤50kg/h㎡.","56200","部20170856","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3012,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；结构型式：自走式摘穗、剥皮型；配套发动机：潍柴WP4G140E330（第Ⅲ阶段）；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：9400×3220×3450；最小离地间隙（mm）：≥300；变速箱类型：机械式（4+1）；轮距导向轮/驱动轮（mm）：2500/2500；轮胎规格导向轮/驱动轮：12.00-18/18.4-30。","56200","部2015948","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3013,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C1","收获行数:4行;工作幅宽:2.56m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7500×2800×3700mm；工作行数：4行；行距：580mm；工作幅宽：2560mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；作业速度：2.88～4.54km/h；作业小时生产率：0.34～0.68hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：板式；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：离心式；集粮箱卸粮方式：液压倾翻式；集粮箱驱动方式：液压升降；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；秸秆处理机构位置：前置+中置；驱动桥型式：机械式","56200","部20171882","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3014,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4M2","收获行数:4行;工作幅宽:2.28m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：轮式自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7980×2560×3540mm；工作行数：4行；行距：550mm；工作幅宽：2280mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构摘穗辊/板型式：板式；输送槽型式：链耙式；剥皮辊型式：橡胶辊；割台型式：卧式；秸秆处理机构型式：甩刀式；驱动桥型式：4×2轮式；驱动桥驱动方式：机械式","56200","部20181169","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3015,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C2","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7150×2730×3690mm；工作行数：4行；行距：580mm；工作幅宽：2530mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；作业速度：2.88～4.54km/h；作业小时生产率：0.34～0.68hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；集粮箱卸粮方式：液压倾翻式；集粮箱驱动方式：液压升降；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械驱动；转向机型式：全液压转向；制动器助力方式：液压","56200","部20181346","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3016,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4（560）","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：4行；工作幅宽：2.48m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","新2019128","2024-04-18","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3017,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZX-4A；结构型式（自走式）：摘穗/剥皮/粉碎还田；配套发动机型号规格：LR4M5LU23/1030E / YCD4J33T6-140A；额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6830×2440×3310mm；工作行数：4行；工作幅宽：2200mm；最大卸果穗高度：1900mm；果穗升动器布置位置：中置；结构型式：链耙式；最大通过高度：3310mm；最小离地间隙：255mm；作业速度：2.0～5.0km/h；作业小时生产率：0.36～0.9h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤50kg/h㎡；摘穗机构：摘穗辊/板型式：板式；摘穗辊/板尺寸：890×140×5mm；输送槽：型式 链耙式；输送带宽度：525mm；剥皮机：剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮辊尺寸：Ф72×910；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割台输送器型式：螺旋搅龙；风扇型式：轴流式/离心式；直径：Ф390/Ф320mm，数量1个；集粮箱容积：2000L；卸粮方式：侧翻；驱动方式：液压；秸秆处理机构：型号名称 1JHY-175型秸秆粉碎还田机；型式：甩刀式；工作幅宽：1750mm；位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械档位无级变速；驱动桥：型式 中央单级、轮边减速驱动桥；驱动方式：机械驱动式；转向机：型式 液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器：型式 盘式/鼓式（前/后）；助力方式：液压助力；轴距：2800mm；轮距：导向轮1485mm；驱动轮：1620mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮13.6-24；行距：500mm。","56200","鄂2017226","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3018,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","配套发动机额定功率：103kw；外形尺寸（长×宽×高）：7660×2670×3500mm；结构质量：6980kg；工作行数：4行；适用行距范围：500~650mm；工作幅宽：2380mm；最大卸果穗高度：1760mm；果穗升运器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转7070mm；右转7800mm；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋辊；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：3+1；轮距：导向轮1655mm；驱动轮1700mm；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式（前置）；秸秆粉碎还田机型号：1JH-210","56200","部2015401","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3019,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","泰州常发农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.42m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）：7310mm×2760mm×3360mm；结构质量：6900kg；工作行数：4行；适用行距范围：470-570mm；工作幅宽：2420mm，果穗升运器结构型式：链耙式，拉茎辊型式：对刀式；摘穗辊型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊，变速箱类型：机械无极变速+机械变速箱，秸秆切碎还田型式：甩刀式；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮15-24","56200","部20160293","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3020,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","泰州常发农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.42m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）：7310mm×2760mm×3360mm；结构质量：6900kg；工作行数：4行；适用行距范围：470-570mm，工作幅宽：2420mm，果穗升运器结构型式：链耙式，拉茎辊型式：对刀式，摘穗辊型式：拉茎辊摘穗板式，剥皮辊型式：橡胶辊，变速箱类型：液压无极变速+机械变速箱，秸秆切碎还田型式：甩刀式；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮15-24","56200","部20160294","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3021,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","泰州常发农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）：7310mm×2760mm×3360mm；结构质量：6900kg；工作行数：4行，适用行距范围：470-570mm，工作幅宽：2360mm，果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式，摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式，剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊，剥皮辊数量：16个，变速箱类型：液压无极变速+机械变速箱，驱动桥型式：静液压驱动，驱动方式：4×2；制动器型式：盘式；秸秆切碎器型式：甩刀式，工作幅宽：2100mm，位置：中置；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮15-24；驾驶室型式：普通式","56200","苏农机（2018）第（0077）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3022,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","配套发动机额定功率：118kw；外形尺寸（长×宽×高）：7660×2670×3500mm；结构质量：6980kg；工作行数：4行；适用行距范围：500~650mm；工作幅宽：2380mm；最大卸果穗高度：1950mm；果穗升运器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转7070mm；右转7800mm；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：3+1；轮距：导向轮1655mm；驱动轮1700mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号：1JH-210","56200","部20170144","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3023,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.49m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZX-4；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LU23/1180E 额定功率：118kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：7195×2490×3300mm；结构质量：6870kg；工作行数：4行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：2490mm；最大卸果穗高度：2000mm；果穗升动器最大通过高度：3300mm；最小离地间隙：180mm；最小通过半径：左转 9000mm；右转 8050mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.36～0.90h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤46kg/h㎡；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：离心式；直径280mm；数量：1个；变速箱类型：机械式；轮距导向轮  1650mm；驱动轮1630mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-210C。","56200","豫2016171","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3024,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZ-4B；结构型式：自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1287；额定功率：128.7kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6960×2510×3335mm；工作行数：4行；行距：550mm；工作幅宽：2320mm；最大卸果穗高度：2180mm；果穗升运器布置位置：中置；结构型式：链耙式；最大通过高度：3080mm；最小离地间隙：220mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.39～0.99h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤77kg/h㎡；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗辊式；摘穗辊尺寸：Ф90×720mm（直径×长度）；输送槽：型式链耙式；输送带宽度：480mm；剥皮机：剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮辊尺寸：Ф72×825mm（直径×长度）；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；输送槽型式：螺旋搅龙式；风扇型式：离心式，直径：Ф280/Ф380mm，数量2个；集粮箱容积：2200L；卸粮方式：侧翻；驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构：1JHY-210型秸秆粉碎还田机；型式：甩刀式；工作幅宽：2100mm；位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥形式：断开式，驱动方式：机械驱动；转向机型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器：型式：盘式+鼓式（前/后），助力方式：液压助力；轴距：3120mm；轮距：导向轮：1650mm；驱动轮：1720mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","56200","鄂2019016","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3025,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F1","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.32M；形式:自走式(摘穗剥皮型)","56200","部20190025","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3026,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B6","收获行数:4行;工作幅宽:2.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2270mm","56200","部20181328","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3027,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:轮式自走(摘穗剥皮型)；外形尺寸(MM):7000×2360×3200；结构质量(KG):6500；工作行数:4行；适用行距范围(MM):500-600；工作幅宽(MM):2360；摘穗辊型式:螺旋辊式；剥皮辊型式:橡胶+铸铁；变速箱型式:机械式；秸秆切碎机构型式:甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格:1JHY-220","56200","豫2015247","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3028,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.5M；形式:自走式(摘穂剥皮型)外形尺寸(长×宽×高)MM:7280×2500×3500；适用行距范围(MM):500-600；结构质量(KG):6200；最大卸果穗(粮)高度(MM):1950；果穗升运器最大通过高度(MM):3480；最小离地间隙(MM):280；拉茎辊型式:板式；变速箱类型:机械式；秸秆粉碎机构型式:甩刀式；秸秆粉碎还田机规格型号:1JHY-220","56200","部20151458","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3029,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号：4YZB-4；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2500；结构型式：自走式；配套发动机生产企业：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；配套发动机规格型号：WP4G160E331；配套发动机额定功率（kW）：118；配套发动机额定转速（r/min）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2600×3300；结构质量（kg）：6100；适应行距范围（mm）：450-750；最大卸果穗（粮）高度（mm）：2200；果穗升运器最大通过高度（mm）：3300；最小离地间隙（mm）：300；最小转弯半径左转/右转（mm）：6900/7600；理论作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.67；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤40；摘穗辊型式：爪式；剥皮辊型式：胶辊；变速箱类型：机械式；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1600/1600；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10-15/12.4-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-210；","56200","部20152522","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3030,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A（原：4YZ-4E）","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸：7400*2700*3300mm；结构质量：6700kg；工作行数：4行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：2400mm；拉茎辊型式：四棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：螺旋辊+鱼鳞辊；变速箱类型：机械式/液压式；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1600mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24；秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-2300","56200","部20152495","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3031,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.58m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2580mm；结构型式：轮式自走；剥皮辊型式：胶辊；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9530×3370×3800mm；结构质量：9640kg；适用行距范围：530-630mm；拉茎辊型式：六棱式；摘穗辊型式：板式；变速箱类型：机械式；秸秆粉碎还田机型号：4JH-250；","56200","部20151507","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3032,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2400mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2580×3550mm；结构质量：6670kg；适用行距范围：450-700mm；摘穗板型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+无级变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20171863","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3033,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2600×3550mm；结构质量：6700kg；适用行距范围：550-750mm；摘穗板型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+无级变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20171864","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3034,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2750×3550mm；结构质量：6700kg；适用行距范围：550-750mm；摘穗板型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+无级变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20171879","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3035,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2300mm；结构型式：自走式+前置切段+中置还田+剥皮；配套发动机额定功率：110kW；外形尺寸（长×宽×高）：6800×2450×3200mm；结构质量：5350kg；适用行距范围：500-600mm；拉茎辊型式：六棱辊；摘穗辊型式：摘穗板；剥皮辊型式：全胶辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2；秸秆粉碎还田机型号规格：前置370×3、中置：1JH-200。","56200","部20160025","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3036,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2690×3550mm；结构质量：6700kg；适用行距范围：550-750mm；摘穗板型式：摘穗板；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+液压无级变速；驱动桥型式：4×4轮式；秸秆处理机构型号名称：HX-462秸秆粉碎还田机。","56200","部20171525","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3037,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2300mm；结构型式：自走 轮式 剥皮 还田；配套发动机额定功率：118kW；外形尺寸（长×宽×高）：7920×2580×3550mm；结构质量：6670kg；适用行距范围：450-600mm；拉茎辊型式：六棱辊式；剥皮辊型式：全胶辊；变速箱类型：（3+1）组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-200 工作幅宽2000mm。","56200","部20160131","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3038,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A1","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2300mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2580×3550mm；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20190097","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3039,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C1","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2350mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7000×2500×3420mm；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎刀+秸秆粉碎还田机。","56200","部20190096","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3040,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4H1","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：147kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2850×3550mm；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20190100","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3041,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4G1","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：147kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7920×2850×3550mm；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20190100","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3042,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-4D；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2450；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：YC4A175-T301；配套发动机额定功率（kW）：129；配套发动机额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2650×3300；行距（mm）：570-500-570；最大卸果穗高度（mm）：2650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3250；最小离地间隙（mm）：260；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/ hm2）：≤40；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式玉米收获割台；集粮箱容积（L）：2400；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-220型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2130；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2620；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1600/ 1850；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10/75-15.3/15-24；","56200","TJ-2018T-65","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3043,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-4B；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2450；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：YC6J210-T300；配套发动机额定功率（kW）：154；配套发动机额定转速（r/min）：2200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6800×2800×3400；行距（mm）：570-500-570；最大卸果穗高度（mm）：2700；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3350；最小离地间隙（mm）：280；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.7；单位面积燃油消耗量（kg/ hm2）：≤47；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式玉米收获割台；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：255；风扇数量（个）：1；集粮箱容积（L）：2800；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-225型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2180；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2880；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1880/1860；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10/75-15.3/ 15-24；","56200","部20181059","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3044,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北君峰收获机械有限公司","玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）：\t6900*2750*3200； 配套动力（kw）：132.5； 工作行数：\t4行； 工作幅宽：\t2350mm； 最大卸果穗高度：2180mm；\t最小离地间隙：\t300mm； 摘穗机构型式：\t摘穗辊式； 摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：工作长度：670/735；直径：φ90； 剥皮机剥皮辊型式：胶辊； 剥皮机剥皮辊尺寸（mm）：中作长度942 直径：φ72； 剥皮机剥皮辊数量（个）：20； 割台型式：卧式； 割刀型式：回转式滚刀； 变速方式：机械式； 秸秆处理机构型号名称：1JH-225型秸秆切碎还田机； 秸秆处理机构型式：甩刀式","56200","冀2017T—253","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3045,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4E1","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2500；","56200","2017TJ466","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3046,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4EH","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20152505","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3047,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-4C；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；结构型式（自走式）：摘穗/剥皮/粉碎还田型；配套发动机型号规格：YC6J190-T303；配套发动机额定功率（kW）：140；配套发动机额定转速（r/min）：2200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6800×2800×3400；行距（mm）：550-500-550；最大卸果穗高度（mm）：2700；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3350；最小离地间隙（mm）：280；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.7；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤44；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：刮板式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：255；风扇数量（个）：1；集粮箱容积（L）：2800；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-225型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2180；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2880；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1740/1860；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10/75-15.3/15-24；","56200","TJ-2017T-52","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3048,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C6","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2600；","56200","部20151470","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3049,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CM2","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2320；","56200","部20160587","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3050,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4H1","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2600；","56200","部20151871","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3051,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151473","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3052,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4A2","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2600；","56200","部20151869","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3053,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.56m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2560；","56200","部20152506","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3054,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C1","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151468","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3055,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C4","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151469","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3056,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CH","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151471","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3057,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CM","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151465","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3058,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CM1","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151466","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3059,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CMH","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","56200","部20151467","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3060,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4E2","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）、粉碎还田型；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2350；","56200","2018TJ470","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3061,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CM3","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）、粉碎还田型；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2450；","56200","2018TJ293","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3062,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-4A；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；结构型式（自走式）：摘穗/剥皮/粉碎还田型；配套发动机型号规格：YC4A175-T301；配套发动机额定功率（kW）：129；配套发动机额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2600×3300；行距（mm）：550；最大卸果穗高度（mm）：2600；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3250；最小离地间隙（mm）：230；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.67；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤40；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：刮板式；集粮箱容积（L）：2400；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-220型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2130；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：2620；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1620/1620；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10/75-15.3/13.6-24；","56200","TJ-2017T-51","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3063,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D2","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6830×2745×3460；结构质量（kg）：7500；工作行数：4；适应行距范围（cm）：500～580；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶铁辊组合式；剥皮辊数量（个）：20；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：2320；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：13.6-24（选配15.5/80-24）。","56200","部20180641","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3064,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D1","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6885×2610×3460；结构质量（kg）：6700；工作行数：4；适应行距范围（cm）：500～580；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶铁辊组合式；剥皮辊数量（个）：16；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：2500；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3、驱动轮13.6-24。","56200","部20180145","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3065,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式:自走 轮式 剥皮 还田；外形尺寸(长×宽×高)（mm）：7000×2500×3300； 结构质量（kg）:6800；工作行数（行）:4；适用行距范围（mm）:480-680；工作幅宽（mm）:2400；最大卸果穗高度（mm）1850；果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 ；最小离地间隙（mm）:260 ；最小通过半径（mm）:左转7200/右转7200 ；理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 ；作业小时生产率（h㎡/h）:0.20-0.33 ；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 ；摘穗辊形式:卧式螺旋筋 ；剥皮辊形式:胶辊； 割道中心距（mm）:580 ；粮仓容积（m3）:2.5 ； 变速箱类型:（3+1）组成式； 轮距（mm）:导向轮1625//驱动轮1695； 轮胎规格:导向轮10-15/驱动轮15-24； 秸秆切碎机构形式:前滚刀/后甩刀 ；秸秆粉碎还田机型号规格:980*2/2100；","56200","部20160115","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3066,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式:自走式 ；运输状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:7200×2500×3600；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:7200×2500×3600； 结构质量（kg）:7000； 工作行数（行）:4 ； 适用行距范围（mm）:500-650；工作幅宽（mm）:2350； 最大卸果穗高度（mm）:1840； 果穗升运器最大通过高度（mm）:3740； 最小离地间隙（mm）:350 ；最小通过半径（mm）:左转7340/右转6780 ；理论作业速度（km/h）:3.4 ；作业小时生产率（h㎡/h）:0.32 ；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:33； 拉茎辊形式:螺旋筋式 ；摘穗辊形式:辊式； 剥皮辊形式:胶铁相间 ；变速箱类型:机械齿轮式； 轮距（mm）:导向轮1660//驱动轮1670 ；轮胎规格:导向轮10-15//驱动轮15-24 ；秸秆切碎机构形式:甩刀式 ；秸秆粉碎还田机型号规格:2100；","56200","部20151372","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3067,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6840*2680*3460；结构质量（kg）：6950；工作行数：4行；额定功率：145.5kW；适应行距范围cm：500-600；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：螺旋直筋式；剥皮机型式：胶辊+胶辊型式；剥皮机数量（个）：20；割刀型式 ：滚刀；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2250mm；位置：车架中间下方。驱动方式：机械式；制动器型式：前钳式；驱动桥型式：边减式；轮胎规格 ：驱动轮15.5/80-24/导向轮10/75-15.3；","56200","鄂2019024","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3068,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","自走式；结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:7150×2500×3300；结构质量(KG):6900；工作行数:4行；适应行距范围CM:500-600；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:链耙式；摘穗机构型式:螺旋直筋组合式；剥皮机型式:高低辊型式；剥皮机数量(对):20；割刀型式:/；脱粒滚筒型式:/；清选筛型式:/；凹板筛型式:/；秸秆处理机构型式:滚刀式；工作幅宽:2100MM；位置:中置.驱动方式:四轮前驱；制动器型式:盘式；驱动桥型式:机械式；轮胎规格:驱动轮15-24/导向轮10-15；","56200","部20170052","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3069,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7850×2400×3600；\n结构质量（kg）：7350；适用行距范围（mm）：400~600；工作幅宽（mm）：2350；最大卸果穗高度（mm）：2220；\n果穗升运器最大通过高度（mm）：3600","56200","豫2015205","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3070,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4;形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×2400×3300;\n结构质量（kg）：5900;适用行距范围（mm）：400~600;工作幅宽（mm）：2300;最大卸果穗高度（mm）：1700;","56200","豫2015226","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3071,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-6","收获行数:6行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：6；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7900×2300×3600；结构质量（kg）：7450；\n适用行距范围（mm）：300~600；工作幅宽（mm）：2300；最大卸果穗高度（mm）：2200","56200","部20151889","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3072,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7850×2400×3600；\n结构质量（kg）：7350；适用行距范围（mm）：400~600；工作幅宽（mm）：2350；最大卸果穗高度（mm）：2220；","56200","豫2015206","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3073,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4;形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7600×2400×3400;\n结构质量（kg）：7200;适用行距范围（mm）：400~650;工作幅宽（mm）：2350;最大卸果穗高度（mm）：2030","56200","部20160309","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3074,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.67m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：4行，工作幅宽：2670mm，结构质量：7000kg，适用行距范围：550-700mm，外形尺寸：8000*2910*3650mm","56200","部20151798","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3075,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.41m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：4行，工作幅宽：2410mm，工作行距：450-700mm，最大卸果穗高度：1930mm，工作状态外形尺寸：6480*2560*3050mm，轴距：2420mm，导向轮轮距：1750mm，驱动轮轮距：1860mm","56200","部20181221","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3076,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南省凯农机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H2Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗型&剥皮型&粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：6060×2780×3020；结构质量（kg）：4720；工作行数：4行；工作幅宽mm：2540；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：卧式螺旋；剥皮机型式：胶辊；剥皮机数量：16个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2380；位置：前置；驱动桥型式：机械式；制动器型式：鼓式；轮胎规格 ：导向轮：11.2-16；驱动轮：13.6-16","56200","部20181125","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3077,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南省凯农机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H4Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗型&剥皮型&粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：6060×2780×3020；结构质量（kg）：4720；工作行数：4行；工作幅宽mm：2540；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：卧式螺旋；剥皮机型式：胶辊；剥皮机数量：16个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2380；位置：前置；驱动桥型式：机械式；制动器型式：鼓式；轮胎规格 ：导向轮：11.2-16；驱动轮：13.6-16","56200","部20181125","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3078,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南省凯农机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗型&剥皮型&粉碎还田型；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：6000×2530×2950；结构质量（kg）：4180；工作行数：4行；行距mm：600；工作幅宽mm：2400；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：摘穗辊；剥皮机型式：胶辊；剥皮机数量：16个；秸秆处理机构型式：卧式回转；工作幅宽：2170；位置：割台下方；驱动桥型式：整体式；制动器型式：盘式；轮胎规格 ：导向轮：11.00-16；驱动轮：13.6-16","56200","部20171493","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3079,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7000×2650×3360mm；结构质量:7800kg；工作行数:4行；工作幅宽:2350mm；结构形式:自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；输送槽型式:链条刮板式；摘穗辊型式:螺旋摘穗辊式；剥皮辊型式:全橡胶辊；变速方式:机械式(3+1)+无级变速；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：摆线转阀式；制动器型式：钳盘式；秸秆处理机构型式:甩刀式；秸秆处理机构型号名称:4JH-220型秸秆粉碎还田机。","56200","部20181250","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3080,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：2500mm；拉茎辊形式：板式；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20170571","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3081,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A(TR9988-4570)","收获行数:4行;工作幅宽:2235m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式(摘穗、剥皮型)；工作行数：4行；适用行距范围：520-620；工作幅宽：2235mm；最大卸果穗高度：2380mm。","56200","部20151541","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3082,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4B(TR9988-4570B)","收获行数:4行;工作幅宽:2235m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗、剥皮型）；工作行数：4行；行距：570mm；工作幅宽：2235mm；最大卸果穗高度：2550mm。","56200","冀2017T—197","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3083,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.49m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2490mm","56200","部20160299","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3084,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D1","收获行数:4行;工作幅宽:2.55m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2550mm；拉茎辊形式：/；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20170570","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3085,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4J1","收获行数:4行;工作幅宽:2.26m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2260mm","56200","部20170127","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3086,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B5","收获行数:4行;工作幅宽:2.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2270mm","56200","部20170133","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3087,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4J","收获行数:4行;工作幅宽:2.245m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2245mm","56200","部20160298","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3088,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4(PRO1408Y-4)","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","苏农机（2016）第（0350）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3089,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式；外形尺寸（长*宽*高）：7000mm*2350mm*3430mm；结构质量：6350kg；工作行数：4行；适应行距范围：500-600mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗（粮）高度：2200mm；果穗升运器最大通过高度：3430mm；最小离地间隙：250mm；最小转弯半径（左转）7200mm.(右转)7200mm；理论作业速度2-6km/h；作业小时生产率：0.3-0.8h㎡/h；单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡；拉茎辊形式：六棱辊；剥皮辊形式：胶辊；风扇：1个、叶片式、直径350mm；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1750mm、驱动轮1640mm；轮胎规格：导向轮10/75-15.3、驱动轮15-24；秸秆切碎机构形式：回转刀、甩刀式；","56200","部20152528","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3090,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D2","收获行数:4行;工作幅宽:2.55m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2550mm；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20171876","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3091,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.525m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2525mm","56200","部20171795","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3092,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2300mm","56200","部20152074","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3093,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.配套发动机型号: LR4M5LU23/1030E,2.功率:103kW(排放标准：国Ⅲ),3.制造商: 一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.外形尺寸: 8250mm×2730mm×3500mm，5.整机使用质量:7360kg，6.工作行数:4行，7.适用行距范围：450mm-600mm，8.工作幅宽:2300mm，9.拉茎辊型式:六棱辊 ,10.剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊组合式，11.变速箱类型：机械式，12.秸秆切碎机构型式：甩刀式，13.秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200","56200","部20152529","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3094,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.配套发动机型号:LR4N5LU23/1180E,2.功率:118kW,3.制造商: 一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.外形尺寸: 8250mm×2830mm×3500mm，5.整机使用质量:7490kg，6.工作行数:4行，7.适用行距范围：550mm-650mm，8.工作幅宽:2500mm，9.拉茎辊型式:六棱辊,10.剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊组合式，11.变速箱类型：机械式，12.秸秆切碎机构型式：甩刀式，13.秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200","56200","部20152530","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3095,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2600mm","56200","部20152076","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3096,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C1","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2600mm","56200","部20160024","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3097,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B4","收获行数:4行;工作幅宽:2.2/2.48/2.53m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2200/2480/2530mm；拉茎辊形式：板式；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20170569","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3098,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2250mm","56200","部20152073","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3099,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B1","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2300mm","56200","部20171357","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3100,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-6B","收获行数:6行;工作幅宽:2.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：6行；工作幅宽：2250mm","56200","部20151816","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3101,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-6B1","收获行数:6行;工作幅宽:2.21m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：6行；工作幅宽：2210mm","56200","部20171884","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3102,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6900×2400×3300；结构质量（kg）：5800；工作行数：4；适应行距范围（cm）：500～600；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶辊与铁辊槽型排列；剥皮辊数量（个）：16；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：2300；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10/75-15.3、驱动轮13.6-24。","56200","部20151582","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3103,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4W","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：摘穗型、剥皮型、粉碎还田型，配套发动机：121KW，工作状态外形尺寸：6392*2544*3210mm,整机质量：6020kg,工作幅宽：2300mm，最大卸果穗高度：1870mm,工作行数：4行，轴距：2700mm.轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：13.6-24，轮距：导向轮1660mm,驱动轮1755mm.","56200","部20190318","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3104,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4S","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.外形尺寸: 8250mm×2730mm×3500mm，2.配套发动机型号:LR4N5LU23/1180E,3.功率:118kW, 排放标准：国Ⅲ，4.发动机型式核准证书号: CN FC G3 0669 25 0005,制造商: 一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.结构质量:7400kg，6.工作行数:4行，7.适用行距范围：450mm-600mm，8.工作幅宽:2200mm，9.拉茎辊型式:对刀式 ,10.剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊组合式，11.变速箱类型：机械式高、低档+静液压变速，12.秸秆切碎机构型式：甩刀式，13.秸秆粉碎还田机型号规格：CH-2050","56200","部20170038","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3105,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.65m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.65M；形式:自走式(摘穂剥皮型)外形尺寸(长×宽×高)MM:8750×2720×3600；适用行距范围(MM):550-700；结构质量(KG):9000；最大卸果穗(粮)高度(MM):2070；果穗升运器最大通过高度(MM):3600；最小离地间隙(MM):280；拉茎辊型式:板式；变速箱类型:机械式；剥皮辊型式:橡胶+铸铁；秸秆粉碎机构型式:甩刀式；秸秆粉碎还田机规格型号:1JHY-240","56200","部20151457","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3106,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","车身尺寸(长×宽×高)mm：6840×2810×3300；发动机额定功率kW：147；行数：4行；工作幅宽mm：2450","56200","部20181114","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3107,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","车身尺寸(长×宽×高)mm：6770×2670×3400；发动机额定功率kW：140；行数：4行；工作幅宽mm：2450","56200","冀2018T-142（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3108,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沧州田霸农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行，工作幅宽：2530mm，行距：590mm，结构型式：自走式（摘穗剥皮粉碎还田型），功率：113KW，外形尺寸（mm）:6800×2550×3180，最小离地间隙：300mm，变速方式：机械式，驱动桥型式：机械式，驱动桥驱动方式：前轮驱动，轴距：2720mm，轮胎规格（导向轮）：10-15，轮胎规格（驱动轮）:12.4-24","56200","冀2017T—182","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3109,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4MJ","收获行数:4行;工作幅宽:2.28m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式自走+中置还田+玉米剥皮；外形尺寸（长×宽×高）：8200×2500×3400mm；结构质量：7300kg；工作行数：4行；适应行距范围：500～600mm；工作幅宽：2280mm；理论作业速度：0～9km/h；作业小时生产率：0.33～0.8hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；风扇型式：离心式；变速箱类型：机械式（2档）；秸秆切碎还田机型式：甩刀式","56200","部20160017","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3110,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.65m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗 剥皮 粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：9400×3023×3600mm；工作行数：4行；行距：650mm；工作幅宽：2650mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；作业速度：1.5-5.50km/h；作业小时生产率：0.4-1.47hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙；风扇型式：横流式；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型式：甩刀式；变速方式：机械式（4+1）；驱动桥型式：机械驱动；制动器型式：盘式","56200","部20171485","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3111,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-6","收获行数:6行;工作幅宽:2.23m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，收获行数：6行，工作幅宽：2230mm,发动机额定功率：118kW，发动机额定转速：2300r/min，行距：300～600mm，拉茎辊：卧式，摘穗辊型式：板式,剥皮辊型式：铸铁直辊+橡胶直辊，生产率：0.33～0.67hm2/h","56200","部20170156","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3112,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.75m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，收获行数：4行，工作幅宽：2750mm,发动机额定功率：118kW，发动机额定转速：2300r/min，行距：560～650mm，拉茎辊：卧式，摘穗辊型式：板式,剥皮辊型式：铸铁直辊+橡胶直辊，生产率：0.33～0.8hm2/h","56200","部20170158","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3113,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4M","收获行数:4行;工作幅宽:2.28m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式自走式+中置还田+玉米剥皮；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：8200×2630×3400mm；结构质量：7050kg；工作行数：4行；适用行距范围：510±50mm；工作幅宽：2280mm；理论作业速度：1.55～4km/h；作业小时生产率：0.27～0.8hm2/h；拉茎辊型式：六棱辊；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊＋铸铁辊；风机型式：离心式；变速箱类型：机械式（3＋1）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210","56200","部20151517","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3114,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4J","收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式+后还田机+剥皮；外形尺寸 (长×宽×高)：9400×2850×3620mm；结构质量：9000kg；工作行数：4行；适应行距范围：650±30mm；工作幅宽：2440mm；理论作业速度：1.5～5.5km/h；作业小时生产率：0.4～1.47hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；风扇型式：横流式；变速箱类型：机械式2/3+静液压驱动马达；秸秆切碎还田机型式：甩刀式","56200","部20160015","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3115,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-8","收获行数:5行;工作幅宽:2.675m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式+后还田机+剥皮；外形尺寸 (长×宽×高)：9100×3000×3600mm；结构质量：9940kg；工作行数：5行；适用行距范围：450～550mm；工作幅宽：2675mm；理论作业速度：1.50～4.10km/h；作业小时生产率：0.40～0.68hm2/h；拉茎辊型式：六棱辊；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（4+1）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格:4J-240","56200","部20160593","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3116,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.56m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7400×2730×3690mm；工作行数：4行；行距：580mm；工作幅宽：2560mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构摘穗辊/板型式：板式；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊；卸粮方式：液压倾翻式；集粮箱驱动方式：液压升降；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；制动器助力方式：液压","56200","部20181344","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3117,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4K1","收获行数:4行;工作幅宽:2.428m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7400×2730×3690；工作行数：4行；行距：550mm；工作幅宽：2428mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构摘穗辊/板型式：板式；剥皮辊型式：橡胶辊；秸秆处理机构型式：滚刀式+甩刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械驱动","56200","部20181343","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3118,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式自走+茎秆切碎还田+玉米剥皮；外形尺寸（长×宽×高）：7200×2800×3550mm；结构质量：6300kg；工作行数：4行；适应行距范围：580±50mm；工作幅宽：2540mm；理论作业速度：2.88～4.54km/h；作业小时生产率：0.34～0.68hm2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：离心式；变速箱类型：组合式3+1；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-220","56200","部20160018","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3119,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4M1","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：轮式自走式+ 中置还田+ 玉米剥皮；外形尺寸：7980×2830×3540mm；工作行数：4行；工作幅宽：2400mm；果运升运器布置位置：中置；摘穗辊型式：对刀式；输送槽型式：链耙式；剥皮辊型式：橡胶辊；割台型式：卧式玉米收获割台；风扇型式：离心式；变速箱方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械式变速箱；驱动桥驱动方式：机械驱动；转向机型式：全液压转向；制动器型式：盘式","56200","鄂2018076","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3120,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4L1","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.25M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):830*263*350cm 整机质量:7900kg 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-79","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3121,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4Z","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.5M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):720*294*370cm 整机质量:7200kg 最大卸果穗高度(mm):2100 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152538","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3122,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.37M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):850*275*353cm 整机质量:8000kg 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152540","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3123,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4X","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.32M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):725*280*370cm 整机质量:7200kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20160596","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[3124,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东大启机械有限公司","玉米联合收获机","4YZP-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:6650*2520*3460mm\n整机质量：6740mm\n行距:550mm\n最小离地间隙:280mm","56200","鄂2017205","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3125,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东大启机械有限公司","玉米联合收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:6300*2480*3240mm\n使用质量:5600kg\n适应行距范围:500-600mm\n最小离地间隙:270mm","56200","部20160008","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3126,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4Y1","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.2m；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):740*260*375cm 整机质量:7200kg 最大卸果穗高度(mm):2540 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):290","56200","TJ-2017T-44","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3127,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.45M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):670*260*339cm 整机质量:7300kg 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):3260 最小离地间隙(mm):290","56200","TJ-2017T-45","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3128,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.37M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*285.5*370cm 整机质量:8700kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152534","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3129,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4W","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.45M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):720*295*370cm 整机质量:7200kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20160597","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[3130,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.25M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):850*263*353cm 整机质量:7900kg 最大卸果穗高度(mm):1900 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152541","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3131,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4J","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.5M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):854*294*353cm 整机质量:7300kg 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):3260 最小离地间隙(mm):290","56200","部20152539","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3132,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4X1","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.38M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):696*266*370cm 整机质量:8000kg 最大卸果穗高度(mm):2540 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-78","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3133,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.68m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.68M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):925*330*370cm 整机质量:8700kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152535","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3134,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4J1","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.5M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):830*350*350cm 整机质量:8100kg 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-80","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3135,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4K1","收获行数:4行;工作幅宽:2.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.37M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):830*289*350cm 整机质量:8000kg 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-81","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3136,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4EQ","收获行数:4行;工作幅宽:2.335m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.335M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):670*260*339cm 整机质量:7300kg 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):3260 最小离地间隙(mm):360","56200","部20181063","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3137,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","玉米联合收获机","4YZP-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:6650×2630×3400mm\n结构质量:6740kg\n适应行距范围:450-650mm\n最小离地间隙:280mm","56200","部20181053","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3138,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.68m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.68M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*324.5*370cm 整机质量:8900kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152532","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3139,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.5M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*311*370cm 整机质量:8800kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152533","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3140,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2340；外形尺寸(长×宽×高)：6930mm×2560mm×3340mm；最小离地间隙（mm）：300；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2250；变速方式：机械式；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1640；驱动轮轮距（mm）：1750；轴距（mm）：2930；","56200","鄂2017256","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3141,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式摘穗剥皮型；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2340；外形尺寸(长×宽×高)：6930mm×2560mm×3340mm； 最小离地间隙（mm）：300；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2250；变速方式：机械式；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1640；驱动轮轮距（mm）：1750；轴距（mm）：2930；","56200","鄂2017255","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3142,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4E1","收获行数:4行;工作幅宽:2.55m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4 行；工作幅宽：  2550mm","56200","部20180394","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3143,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸(长*宽*高MM):6370×2620×3160整机质量(KG):6350配套动力(KW):118结构形式:自走式(摘穗剥皮型)工作行数(行):4工作幅宽(CM):50~70最大卸果穗高度(CM):204最小离地间隙(CM):27最小通过半径(左转/右转)CM:660/690理论作业速度(KM/H):2.0∽4.5作业小时生产率(HM2/H):0.2~0.5拉茎辊型式:直刀四棱式剥皮辊型式:(铁辊+胶辊)-胶辊轮距(导向轮/驱动轮)CM:136/155轮胎规格(导向轮/驱动轮):(207/80-15)/(12.4-24)秸秆切碎机构型式:前置滚刀+中置甩刀秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-220","56200","冀2016T—020","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3144,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4HA","收获行数:4行;工作幅宽:2.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.37m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6800×2820×3400mm；最大卸果穗高度：2400mm；果穗升运器布置位置：中置；最小离地间隙：280mm；作业速度：3-7km/h；摘穗机构：螺旋筋摘穗辊；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/全胶辊；割台型式：水平卧式；集粮箱容积：2700L；卸粮方式：侧向倾翻式；驾驶室型式：简易式；变速方式：机械无极变速；驱动桥型式：（3+1）机械变速箱+无级变速轮；制动器型式：前轮盘式/后轮鼓式；轴距：2950mm","56200","部20171481","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3145,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4XH2","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7180×2890×3690mm；最大卸果穗高度：2700mm；果穗升运器布置位置：中置；最小离地间隙：280mm；作业速度：3-7km/h；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/全胶辊；割台型式：水平卧式；集粮箱容积：2700L；卸粮方式：侧向倾翻式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：机械无极变速；驱动桥型式：（3+1）机械变速箱+无级变速轮；制动器型式：前轮盘式/后轮鼓式；轴距：2950mm","56200","部20181246","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3146,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4XH1","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.45m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：7050×2430×3400mm；结构质量：6500kg；适用行距范围：500～600mm；作业小时生产率：0.35～0.8hm2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；割刀型式：辊刀式；变速箱类型：（3＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-215","56200","部20160067","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3147,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4SAY","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.36m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3330×3790mm；结构质量：9700kg；适用行距范围：450±50/750±50mm；作业小时生产率：0.5～1.0hm2/h；摘穗辊型式：多棱辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-220","56200","部20170183","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3148,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4Y","收获行数:4行;工作幅宽:2.61m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3450×3790mm；结构质量：9700kg；适用行距范围：600～700mm；作业小时生产率：0.5-1hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2500","56200","部2015552","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3149,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-5F","收获行数:5行;工作幅宽:2.870m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/粉碎还田，配套发动机：型号规格：YC6J190-T303,额定功率140KW,额定转速2200r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7500mm*2900mm*3570mm,工作行数5行，行距550mm，工作幅宽2870mm，最大卸果穗高度2430mm，果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器果结构型式：链耙式，最大通过高度3500mm，最小离地间隙220mm，作业速度2.0-6.0km/h，作业小时生产率0.3-0.9h㎡/h，单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡，摘穗机构型式：板式，摘穗板尺寸：工作长度620mm，厚度6mm，剥皮机剥皮辊型式：胶辊/胶辊，剥皮辊的数量：20个，割台型式：卧式，输送槽型式：螺旋搅龙，风扇型式：叶片式、叶片式、叶片式，风扇的直径ф350mm、ф385mm、ф385mm,风扇的数量3个，集粮箱容积2800L，集粮箱卸粮方式：侧翻式，集粮驱动方式：液压驱动，秸秆处理机构名称：1JH-260秸秆粉碎还田机，型式：甩刀式，工作幅宽2600mm，位置中置，驾驶室型式：普通，变速方式：机械，驱动桥型式：机械式，驱动方式：前轮驱动，转向机型式：全液压，转向机助力型式：液压，制动器型式：前轮盘式，制动器助力方式：液压，轴距：3330mm，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1710mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，","56200","部20181080","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3150,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.22m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:自走式 ；结构尺寸外形尺寸(长×宽×高)（mm）:9150×3350×3800； 结构质量（kg）:9700； 工作行数（行）:5 ；适用行距范围（mm）:510-650 ；工作幅宽（mm）:3220； 最大卸果穗高度（mm）:2200 ；果穗升运器最大通过高度（mm）:3800 ；最小离地间隙（mm）:260 ；最小通过半径（mm）:左转10400/右转8000； 理论作业速度（km/h）:1.9-4.59 ；作业小时生产率（h㎡/h）:0.33-0.65 ；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤45 ；拉茎辊型式:六棱辊式 ；摘穗辊型式:摘穗板； 剥皮辊型式:胶辊 ；风扇型式:离心式； 风扇直径（mm）:400 ；风扇数量（个）:1 ；变速箱类型:（4+1）组合式； 轮距（mm）:导向轮1850/驱动轮1900； 轮胎规格:导向轮12.0-18//驱动轮18.4-30 ；秸秆粉碎还田机型号规格:4JGH-3.1；","56200","部20170130","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3151,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式摘穗 剥皮 秸秆粉碎还田；外形尺寸（长×宽×高mm）：9100×3400×3600； 整机结构重量：9310kg；收获行数：5行；适应行距：620～680mm；工作幅宽：3210mm；理论作业速度：1.50～4.10km/h；作业小时生产率：0.40～0. 80hm2/h；拉茎辊型式：对刀式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（4+1）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-305B","56200","TJ-2016T-28","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3152,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-10","收获行数:10行;工作幅宽:3.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：10行；工作幅宽：3.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","新2018192","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3153,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:3.48m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）：9300mm×3560mm×3800mm；结构质量：9500kg；工作行数：5行，适用行距范围：600-700mm，工作幅宽：3480mm，拉茎辊型式：对刀式；摘穗辊型式：钢板可调；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：离心蜗壳式；变速箱类型：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：盘式；秸秆切碎器型式：甩刀式，轮胎规格：导向轮12-18，驱动轮15-24","56200","部20170037","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3154,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5B1","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3210mm","56200","部20181143","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3155,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5A","收获行数:5行;工作幅宽:3.1m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：5行；工作幅宽：3100mm；结构型式：自走轮式+剥皮+中置还田；外形尺寸（长×宽×高）：7750×3300×3500mm；结构质量：7140kg；适用行距范围：540-700mm；拉茎辊型式：六棱辊；摘穗辊型式：摘穗板；剥皮辊型式：全胶辊；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-310。","56200","部20160235","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3156,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5C","收获行数:5行;工作幅宽:3.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：5行；工作幅宽：3270mm；结构型式：自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；外形尺寸（长×宽×高）：8100×3470×3500mm；结构质量：7140kg；适用行距范围：540-700mm；摘穗板型式：摘穗板；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+液压无级变速；驱动桥型式：4×4轮式；秸秆处理机构型号名称：HX-562型秸秆粉碎还田机。","56200","部20171523","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3157,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5C1","收获行数:5行;工作幅宽:3.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：5行；工作幅宽：3270mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：147kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×3470×3500mm；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20190099","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3158,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5D1","收获行数:5行;工作幅宽:3.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：5行；工作幅宽：3270mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：147kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×3470×3500mm；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：机械式（3+1）+无极变速；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机。","56200","部20190099","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3159,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5F","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:3.21M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):850*342*353cm 整机质量:8400kg 最大卸果穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3530 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-82","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3160,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-5A2","收获行数:5行;工作幅宽:2.825m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2825；","56200","部20151870","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3161,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.825m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2825；","56200","部20152508","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3162,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZ-5；结构型式：自走式；配套发动机型号规格：CA6DF3-16GAG3U；额定功率：118kw;工作行数:5行；工作幅宽：3270mm。","56200","冀2016T—165","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3163,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：5；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：9000×3300×3880；结构质量（kg）：9450；\n适用行距范围（mm）：500~600；工作幅宽（mm）：2900；最大卸果穗高度（mm）：2360；果穗升运器最大通过高度：3880；","56200","部20160148","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3164,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A3","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：2900mm","56200","部20170132","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3165,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5(2850)","收获行数:5行;工作幅宽:2850m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗、剥皮型）；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7900×3060×3500；工作行数：5行；行距：570mm；工作幅宽：2850mm；最大卸果穗高度：2230mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3、驱动轮15-24。","56200","TJ-2018T-92","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3166,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-5B","收获行数:5行;工作幅宽:3.29m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：轮式自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；发动机型号规格：WP6G160E330；发动机额定功率：118kw，额定转速：2200r/min；外形尺寸（长*宽*高）：8300mm*3330mm*3500mm；工作行数5行；行距：620mm；工作幅宽：3290mm；最大卸果穗高度：2570mm；果穗升运器位置：中置，结构型式：链耙式；最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：320mm；摘穗机构型式：板式；摘穗辊/板尺寸：工作长度*厚度：904mm*6mm；剥皮辊型式：胶辊；剥皮辊尺寸：工作长度*直径：858mm*ф74mm；剥皮辊数量：10对；风扇型式：叶片式，直径：ф350mm，数量1个；秸秆处理机构：型号名称：1JH-300秸秆粉碎还田机，工作幅宽：3000mm，型式：甩刀式，位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：整体式，驱动方式：机械、两轮驱动；制动器型式：前盘后鼓式；轴距：3630.轮距：导向轮1950mm，驱动轮1875mm；轮胎规格：导向轮13.6-16，驱动轮15-24；作业速度：2-6km/h;作业小时生产率：0.3-0.9h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤50kg/h㎡.整机质量：8000kg","56200","部20170857","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3167,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A1","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：2900mm","56200","部20151818","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3168,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A2","收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm","56200","部20160023","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3169,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-8A","收获行数:8行;工作幅宽:2.81m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；收获行数：8行；工作幅宽：2810mm","56200","部20180127","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3170,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-8","收获行数:8行;工作幅宽:2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：8行；工作幅宽：2800mm","56200","部20160144","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3171,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5B","收获行数:5行;工作幅宽:3.18m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3180mm；拉茎辊形式：板式；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20170588","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3172,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A4","收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm；拉茎辊形式：板式；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20170770","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3173,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A5","收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm；拉茎辊形式：板式；剥皮辊形式：胶辊+铸铁辊","56200","部20170587","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3174,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9000×3300×3500mm，工作行数：5行，行距：600mm，工作幅宽：3200mm，果穗升运器位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮辊数量：10对；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2860mm；位置：后置。驱动方式：两驱；制动器型式：液压；驱动桥型式：齿轮式；轮胎规格：12.0-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","56200","部20171531","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3175,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9000×3150×3500mm；工作行数：8行；行距：300mm；工作幅宽：2820mm；果穗升运器位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮辊数量：10对；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽：2600mm；位置：后置。驱动方式：两驱；制动器型式：液压；驱动桥型式：齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","56200","部20171530","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3176,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5AQ1","收获行数:5行;工作幅宽:3.33m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:3.33M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*360*370cm 整机质量:8900kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-75","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3177,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5B","收获行数:5行;工作幅宽:3.09m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:3.09M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*331.5*370cm 整机质量:9100kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152543","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3178,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:3.35M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*347.5*370cm 整机质量:8600kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2017T-43","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3179,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5D","收获行数:4行;工作幅宽:2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:2.8M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):930*310*370cm 整机质量:8300kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152555","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3180,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:3.33m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:3.33M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*347.5*370cm 整机质量:9200kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152542","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3181,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5C","收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽:2.93M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*333.5*370cm 整机质量:9000kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152544","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3182,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5D","收获行数:5行;工作幅宽:3.27m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：5行；工作幅宽：3270mm；结构型式：自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率：129kW；外形尺寸（长×宽×高）：8100×3470×3500mm；结构质量：7140kg；适用行距范围：540-700mm；摘穗板型式：摘穗板；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）+液压无级变速；驱动桥型式：4×2轮式；秸秆处理机构型号名称：HX-562型秸秆粉碎还田机。","56200","部20171523","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3183,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5H","收获行数:5行;工作幅宽:3.26m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽：3.26m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3580×3790mm；结构质量：9850kg；适用行距范围：600～700mm；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；摘穗辊型式：多棱辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：（4+1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-315","56200","部20170182","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3184,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5EY","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽：2.83m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3330×3790mm；结构质量：9850kg；适用行距范围：520～620mm；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；摘穗辊型式：多棱辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-280","56200","部20170185","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3185,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5HY","收获行数:5行;工作幅宽:306200m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽：3.26m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3550×3790mm；结构质量：9850kg；适用行距范围：600～700mm；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-315","56200","部20160066","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3186,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5DY","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽：2.83m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3330×3790mm；结构质量：9850kg；适用行距范围：460～560mm；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；摘穗辊型式：多棱辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-256","56200","部20170184","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3187,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5Y","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","5行割台；幅宽：2.83m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3500×3790mm；结构质量：9850kg；适用行距范围：520～620mm；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2615","56200","部2015553","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3188,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YLZ-4","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；结构型式（自走式）：脱粒型；配套发动机：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；配套动力：95kW；额定转速：2600r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：7110×2800×3350；最小离地间隙（mm）：350；割台型式：拉茎摘穗式+螺旋搅龙式；变速箱类型：液压无级变速（HST）+机械变速箱；轴距（mm）：2960；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1870/1900；轮胎规格导向轮/驱动轮：10-15/14.9-24。","35800","苏农机（2019）第（0082）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3189,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YL-4","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;","结构型式：自走式；外形尺寸(长×宽×高)：7400×2500×3400mm；结构质量：7240kg；工作行数：4行；适用行距范围：530-630mm；工作幅宽：2400mm；最大卸果穗高度：1910mm；果穗升运器最大通过高度：3400mm；最小离地间隙：260mm；最小通过半径：左转：7500mm/右转:7200mm；理论作业速度：1.84-4.42km/h；作业小时生产率：0.26-0.36hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤45kg/hm2；拉茎辊型式：六棱辊式；脱离滚筒型式：横轴流式；脱离滚筒外茎×长度：564×1705mm；脱离滚筒数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：450mm；风扇数量：1个；凹版筛型式：圆孔式；变速箱类型：（3+1）组成式；轮距：导向轮1625mm/驱动轮1695mm；轮胎规格：导向轮：10-15；驱动轮：15-24；秸秆粉碎还田机型号规格：4JGH-2.1;","35800","部20170131","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3190,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;","型号规格：4YZL-4；结构型式：籽粒直收；配套发动机型号规格：WP4G160E330；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7680×2710×3380mm；工作行数：4行；行距：650mm；工作幅宽：2530mm；最小离地间隙：290mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.43～1.29h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤59kg/h㎡；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗板式；摘穗辊尺寸：650×5（长×厚）㎜；输送槽：型式：链耙式；输送带宽度：850mm；割台型式：卧式；输送槽型式：螺旋搅龙式；脱粒滚筒：数量：2个；型式：纵轴滚筒钉齿式（双）；外径×长度：Ф400×2640mm（双）；风扇型式：离心式；直径：Ф450mm，数量1个；凹板筛型式：栅格式；清洗筛型式：编织筛；集粮箱容积：2500L，卸粮方式：螺旋式，驱动方式：机械式；驾驶室型式：普通；变速方式 ：机械档位+液压无级变速；驱动桥：型式 断开式；驱动方式：静液压驱动；转向机：型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器型式：鼓式；助理方式：液压助力；轴距：2780mm；轮距：导向轮1665mm；驱动轮：1865mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮15-24。","35800","鄂2019017","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3191,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机浙江有限公司","履带自走式全喂入玉米收获机","4YZL-220","形式:自走式:是 ;收获行数:/行;工作幅宽:2.2m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：5200×2830×2880；工作行数:/；工作幅宽mm:2200；形式：自走式；最小离地间隙mm：255；作业速度km/h：0～5.8；作业小时生产率h㎡/h：0.13～0.30；变速方式：机械+液压无极变速。","35800","2018TJ168","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[3192,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;","工作行数：4行；工作幅宽：2300mm；结构型式：自走式+脱粒；外形尺寸（长×宽×高）：8100×2830×3300mm；结构质量：6770kg；适用行距范围：400-650mm；拉茎辊型式：对刀式；摘穗辊型式：摘穗板；变速箱类型：机械式（3+1）×2。","35800","部20160236","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3193,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4A1","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.24m;","工作行数：4行；工作幅宽：2240mm；结构型式：脱粒型；配套发动机额定功率：129kW；外形尺寸（长×宽×高）：7340×2990×3300mm；摘穗辊型式：板式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速。","35800","部20181174","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3194,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","履带自走式全喂入玉米收获机","4YZL-220A","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;","结构型式（自走式）：脱粒型；工作幅宽（mm）：2200；","35800","2018TJ576","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3195,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4B","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;","结构型式：自走轮式；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","35800","部20151873","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3196,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4B1","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;","结构型式：自走式；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","35800","部20152503","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3197,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4A","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;","结构型式：自走轮式；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","35800","部20151872","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3198,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4BZ","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;","结构型式：自走轮式；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","35800","部20151874","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3199,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4BZ1","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;","结构型式：自走轮式；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","35800","部20151875","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3200,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4M1","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;","结构型式：自走式、脱粒；收获行数：4行；工作幅宽：2320mm","35800","部20180116","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3201,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4M","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.49m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2490mm","35800","部20160147","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3202,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4F1","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm","35800","部20152079","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3203,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4E1","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm","35800","部20151363","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3204,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4F","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2600mm","35800","部20152070","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3205,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4E2","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.31/2.46m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：4行；工作幅宽：2310/2460mm","35800","部20170576","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3206,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4E","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm","35800","部20152078","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3207,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4A2","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式","35800","苏农机（2019）第（0085）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3208,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-4","形式:自走式:是 ;收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;","结构型式：自走轮式（籽粒收获型）、收获行数：4行、收割幅宽：2300mm、外形尺寸(长×宽×高)mm：6940×2500×3250、结构质量：5100kg、脱粒滚筒型式：切流+轴流、理论作业速度（km/h）：1.4～5.7、作业小时生产率（hm2/h）：0.38～0.7","35800","豫2015249","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3209,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-8（S440）","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.2m;","8行割台；幅宽5.2m；型式：自走式（籽粒收获型）","35800","部20171486","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3210,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","星光农机（河南）有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;","结构型式：自走脱粒式，工作幅宽：2900mm，工作行数：5行，\n外形尺寸：7800×3050×3570mm","35800","鄂2019050","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3211,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-6（C120）（原：4YL-6（C110））","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）","35800","部20152552","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3212,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","新乡市立广机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3m;","5行割台；幅宽3m；形式：自走式","35800","豫2015122","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3213,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;","结构型式：自走轮式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：9345×4140×3850;结构质量（kg）：11200;工作行数（行）：6;\n适用行距范围（mm）：550~700;工作幅宽（mm）：3900;","35800","豫2016165","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3214,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河南沃德机械制造有限公司","玉米联合收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.95m;","自走式（籽粒收获型）， 5行割台；幅宽：2950mm，外形尺寸（长X宽X高）mm：7360X2950X3320，结构型式：自走式，结构质量：5870kg，","35800","豫2015189","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3215,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-6（C230）","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）","35800","部20151439","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3216,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-6（R230）","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）","35800","部20152500","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3217,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-8A(S440)","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:4m;","8行割台；幅宽4m；型式：自走式（籽粒收获型）","35800","部20181061","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3218,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.95m;","型号规格：4YZL-5；结构型式：自走式/脱粒/非剥皮型；配套发动机额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7950×3130×3400mm；工作行数：5行；行距：600mm；工作幅宽：2950mm；最小离地间隙：315mm；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板尺寸：690×150×5mm；脱粒滚筒：型式 双纵轴流式；外径×长度：Ф500×2300mm；数量：2个；清洗筛型式：编织筛；风扇数量1个；型式：离心式；直径：Ф510mm，凹板筛型式：栅格式；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥：型式 断开式；驱动方式：机械驱动；制动器型式：蹄式；轴距：3370mm；轮距：导向轮1880mm；驱动轮：2095mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮15-24。","35800","鄂2017200","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3219,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-7","形式:自走式:是 ;收获行数:7行;工作幅宽:3.72m;","作业行数:7行；工作幅宽:3720mm；形式:自走式(脱粒型)","35800","新2018141","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3220,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-8","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:4.24m;","作业行数：8行；工作幅宽：4.24m；形式：自走式（脱粒型）","35800","新2018143","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3221,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZL-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:4.2m;","配套发动机额定功率：164kw；外形尺寸（长×宽×高）：10033×4200×4082mm；结构质量：13000kg；工作行数：6行；适用行距范围：600~700mm；工作幅宽：4200mm；最小离地间隙：500mm；最小通过半径：左转7340mm；右转7480mm；拉茎辊型式：对刀式；脱粒滚筒型式：纹杆式；风扇型式：贯流；凹板筛型式：圆杆式；变速箱类型：液压+机械；轮距：导向轮2865mm；驱动轮2728mm；轮胎规格：导向轮16.9~26；驱动轮30.5LR32","35800","部20170145","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3222,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","爱科（济宁）农业机械有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZL-12","形式:自走式:是 ;收获行数:12行;工作幅宽:8.16m;","配套发动机额定功率：280kw；外形尺寸（长×宽×高）：10882×8200×4343mm；结构质量：13490kg；工作行数：12行；适用行距范围：450~750mm；工作幅宽：8160mm；最大卸粮高度：4647mm；最小离地间隙：535mm；最小通过半径：左转6858mm；右转6858mm；拉茎辊型式：对刀式；脱粒滚筒型式：纹杆式；风扇型式：离心风扇；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：液压+机械；轮距：导向轮3250mm；驱动轮3245mm；轮胎规格：导向轮580/70R26；驱动轮900/60R32","35800","部20160031","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3223,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","玉米籽粒收获机","4YZ-6B","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:4.065m;","结构型式：自走式（摘穗/脱粒型）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9300mm×4145mm×3600mm；工作行数：6行；工作幅宽：4065mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：钢板可调；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式；割刀型式：甩刀式；脱粒滚筒数量：3个；脱粒滚筒主滚筒型式：杆齿式，副滚筒型式：板齿式；风扇型式：贯流式；凹版筛型式：栅格式；清选筛型式：网格筛，集粮箱容积：5000L；集粮箱卸粮方式：机械卸粮；集粮箱驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎器，型式：甩刀式，工作幅宽：4065mm，位置：割台下方；驾驶室型式：普通式；变速方式：无极变速器+机械变速箱；驱动桥型式：机械驱动；转向机型式：全液压转向，助力方式：液压助力；制动器型式：盘式，助力方式：液压助力；轮胎规格：导向轮12-18，驱动轮28L-26","35800","苏农机（2018）第（0326）号","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3224,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","玉米籽粒收获机","4YZ-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.92m;","结构型式：轮式自走式（籽粒型）；外形尺寸（长×宽×高）：10100mm×4020mm×4230mm；结构质量：9500kg；工作行数：6行，适用行距范围：600-750mm，工作幅宽：3920mm，拉茎辊型式：锥螺旋加叶辊，摘穗辊型式：钢板可调；脱粒滚筒型式：纹杆块式/钉齿式；风扇型式：贯流式；凹版筛型式：栅格式/梳齿式；变速箱类型：液压无极变速+机械变速箱，秸秆切碎器型式：甩刀式，轮胎规格：导向轮12-18，驱动轮28L-26","35800","部20151571","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3225,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","玉米籽粒收获机","4YZ-5D","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.978m;","结构型式：自走式（脱粒、粉碎还田）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8320mm×3150mm×3710mm；工作行数：5行；工作幅宽：2978mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：钢板可调；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式；割刀型式：甩刀式；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵向单轴流；风扇型式：贯流式；凹版筛型式：梳齿式；清选筛型式：网格筛，集粮箱容积：2700L；集粮箱卸粮方式：机械卸粮；集粮箱驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎器，型式：甩刀式，工作幅宽：2700mm，位置：割台下方；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：机械变速箱+液压无极变速；驱动桥型式：静液压驱动；转向机型式：全液压转向，助力方式：液压助力；制动器型式：盘式，助力方式：液压助力；轴距：3100mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24","35800","黑垦鉴2018143","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3226,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-8K2","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:4.47m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：4470mm","35800","部20181151","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3227,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-8K1","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.35m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：5350mm","35800","部20181142","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3228,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-5M1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.4m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：3400mm","35800","部20181329","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3229,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;","工作行数：5行；工作幅宽：3250mm；结构型式：脱粒型；配套发动机额定功率：118kW；外形尺寸（长×宽×高）：7770×3250×3550mm；摘穗辊型式：板式；变速方式：（3+1）×2机械式。","35800","部20171815","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3230,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5A","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;","工作行数：5行；工作幅宽：2900mm；结构型式：脱粒型；配套发动机额定功率：129kW；外形尺寸（长×宽×高）：7240×3415×3300mm；摘穗辊型式：刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速。","35800","部20181173","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3231,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.95m;","型号规格：4YZL-5 ；结构型式(自走式)： 脱粒型；配套发动机型号规格： WP4G160E330； 额定功率118  kW ；额定转速 2200r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高) 8310×3160×3800 mm ；工作行数  5行；工作幅宽  2950mm；最大卸果穗高度 4100mm；最小离地间隙 370 mm ；作业速度  4～8；作业小时生产率 ≥0.6 hm2/h ；单位面积燃油消耗量 ≤35 kg/hm2；摘穗机构板型式：板型式 ；输送槽型式： 链耙式；割台型式：卧式；输送槽型式 ： 链耙式；脱粒滚筒型式 ：钉齿式纵轴流；风扇型式: 贯流式;\n清选筛型式: 网格式;变速方式 ：机械变速（四挡）；驱动桥型式： 液压式 。","35800","部20181254","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3232,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.1m;","型号规格 ：4YZL-8；结构型式(自走式) ：脱粒型；配套发动机型号规格： WP7G270E300； \n配套发动机额定功率 199 kW ；配套发动机额定转速2300 r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)  10000×5440×4115 mm；工作行数 8 行；工作幅宽  5100 mm；作业速度 3～7 km/h；作业小时生产率 ≥1.9 hm2/h 。","35800","部20181255","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3233,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-5(W100)","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.2m;","5行割台；幅宽3.2m；型式：自走式（籽粒收获型）","35800","部20171593","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3234,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2950m;","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7660×3160×3310；结构质量（kg）：6120；工作行数：4；适应行距范围mm：500～600；脱粒滚筒型式：钉齿式；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械变速+液压无级变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：机械驱动；导向轮轮胎规格 ：10.0/75-15.3-10；驱动轮轮胎规格：15-24。","35800","豫2016156","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3235,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-8","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.4m;","工作状态外形尺寸（长*宽*高）(mm)：8880*5400*3800；最小离地间隙（mm）：480；脱粒滚筒数量：2；脱粒滚筒型式：锥形复合钉齿式；风扇型式：贯流式；凹板筛型式：栅格式；轴距（mm）：3125；制动器型式：钳式；集粮箱容积（L）：5000；变速方式：机械Ⅳ速","35800","鄂2017049","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3236,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：9900×4230×4000；最小离地间隙（mm）：390；脱粒滚筒数量：1；脱粒滚筒型式：钉齿式纵轴流；风扇型式：贯流式；凹版筛型式：栅格式；清选筛型式：鱼鳞式；集粮箱容积（L）：5500；驱动桥驱动方式：静液压驱动：轴距（mm）：3150","35800","鄂2017238","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3237,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：8600×3470×3800；最小离地间隙（mm）：360；脱粒滚筒数量：1；脱粒滚筒型式：钉齿式纵轴流；风扇型式：贯流式；凹版筛型式：栅格式；清选筛型式：鱼鳞筛；集粮箱容积（L）：3500；轴距（mm）：2880；制动器型式：碟刹","35800","鄂2017237","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3238,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6CZ","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.48m;","结构型式：自走式；工作行数：6行；工作幅宽（mm）：3480；","35800","部20160375","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3239,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；","35800","2017TJ462","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3240,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ2","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；","35800","2017TJ464","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3241,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZ","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2900；","35800","部20160376","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3242,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.3m;","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3300；","35800","部20160377","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3243,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-6F1","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;","结构型式：自走轮式；工作行数：6行；工作幅宽（mm）：3900；","35800","部20151878","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3244,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-7F1","形式:自走式:是 ;收获行数:7行;工作幅宽:4.55m;","结构型式：自走轮式；工作行数：7行；工作幅宽（mm）：4550；","35800","部20151879","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3245,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2900；","35800","部20160378","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3246,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZH","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2930；","35800","2018TJ487","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3247,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZ1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；","35800","2017TJ463","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3248,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","中联重机股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZH1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；","35800","2018TJ488","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3249,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.95m;","自走式；结构型式:脱粒型；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:6670×2340×3240；结构质量(KG):6500；工作行数:5行；适应行距范围mM:500-600；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；摘穗机构型式:拉茎辊摘穗板组合式；割刀型式:/；脱粒滚筒型式:主:柱齿排+圈板+分离板/副:板齿；清选筛型式:鱼鳞筛；凹板筛型式:圆孔筛；秸秆处理机构型式:/；工作幅宽:/；位置:/.驱动方式:四轮前驱；制动器型式:盘式；驱动桥型式:机械式；轮胎规格:驱动轮15-24/导向轮10/75-15.3；","35800","部20171080","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3250,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.31m;","结构型式：自走式；外形尺寸(长×宽×高，单位：mm)：7340×3320×3675；工作行数：5行；工作幅宽：3310mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板；果穗升运器结构型式：3675mm；最小离地间隙：260mm；输送槽输送带宽度：780mm；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵轴流式；脱粒滚筒外径×长度：Φ720×2235mm；作业速度：1.5-3.0km/h；摘穗机构摘穗辊型式：板式；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ346mm；风扇数量：1个；凹版筛型式：格栅式；清选筛型式：网孔式；集粮箱容积：1400L；集粮箱卸粮方式：搅龙卸粮筒；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：4JGH-2900；秸秆处理机构型式：甩刀；秸秆处理机构工作幅宽：2895mm；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；驱动桥驱动方式：机械；转向机型式：液压式；转向机助力方式：液压助力；制动器型式：前碟后鼓；制动器助力方式：液压式；轴距：2950mm；导向轮轮距：1600mm；驱动轮轮距：1780mm；导向轮轮胎规格：10.5/75-15.3；变速方式：手动换档+液压无级变速；驱动轮轮胎规格：15-24；驱动桥型式：中央单级，轮边减速；","35800","鄂2019044","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3251,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5A1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.01m;","结构型式(自走式)：脱粒型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7660×3200×3530；结构质量（kg）：6750；工作行数：5；适应行距范围（cm）：550～650；摘穗机构型式：摘穗辊式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板链条式；变速箱类型：机械式+无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：鼓式（导向轮）、钳盘式（驱动轮）；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","35800","部20181225","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3252,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5A2","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.01m;","结构型式(自走式)：脱粒型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7660×3200×3530；结构质量（kg）：6750；工作行数：5；适应行距范围（cm）：550～650；摘穗机构型式：摘穗辊式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板链条式；变速箱类型：机械式+无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：鼓式（导向轮）、钳盘式（驱动轮）；驱动桥型式：静液压驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","35800","部20181224","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3253,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-8N1","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.2m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：8行；工作幅宽：5200mm","35800","部20151820","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3254,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-5E","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.88/3.09m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880/3090mm","35800","部20170574","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3255,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-6N","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：3900mm","35800","部20151819","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3256,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-7K","形式:自走式:是 ;收获行数:7行;工作幅宽:3.75m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：7行；工作幅宽：3750mm","35800","部20160146","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3257,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-8K","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:4.25m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：4250mm","35800","部20170769","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3258,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-5M","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.88m;","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880mm","35800","部20170771","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3259,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-5F","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm","35800","部20151817","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3260,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-6K","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:4m;","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：4000mm","35800","部20160145","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3261,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.02m;","结构型式：自走轮式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7600×3390×3315;结构质量（kg）：6500;工作行数（行）：5;\n适用行距范围（mm）：550~700;工作幅宽（mm）：3020;","35800","豫2015208","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3262,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2800；","35800","豫2015216","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3263,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6CZ","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.36m;","结构型式：自走式；工作行数：6行；工作幅宽（mm）：3360；","35800","豫2015215","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3264,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZ","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2800；","35800","豫2015213","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3265,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ1","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3250；","35800","豫2015214","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3266,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2990m;","结构型式：自走式(脱粒型)；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7980×3210×3450；工作行数：5行；工作幅宽：2990mm；行距：600mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3、驱动轮15-24。","35800","TJ-2018T-91","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3267,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.337m;","结构形式：自走式；脱粒型；发动机额定转速：2300r/min;外形尺寸：7760*3415*3720；工作行数：5；行距：650mm;工作幅宽：3337mm；最大卸粮高度：4200mm；最小离地间隙：340mm;作业速度：3-6km/h；作业小时生产率：0.6-1hm2/h；摘穗机构：摘穗板；输送槽型式：链耙式；输送带宽度：844mm;割台型式：卧式。","35800","冀2016T—375","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3268,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-8(5088)","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.2m;","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：11138×5511×4750；工作行数：8；适应行距范围cm：65；摘穗机构型式：摘穗板式；割刀型式 ：旋转甩刀式；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：栅格式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：定刀式；工作幅宽：5.2m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；驱动桥型式：中央单级、轮边减速；制动器型式：液压盘式；轮胎规格 ：16.9-26/30.5L-32；","35800","黑垦鉴2017115","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3269,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-8A(6140)","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.6m;","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：11360×5840×4700；工作行数：8；适应行距范围cm：70；摘穗机构型式：摘穗板式；割刀型式 ：旋转甩刀式；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：栅格式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：定刀式；工作幅宽：1m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；驱动桥型式：中央单级、轮边减速；制动器型式：液压盘式；轮胎规格 ：600/65R28，800/65R32；","35800","黑垦鉴2017116","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3270,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4YLZ-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.85m;","结构型式：自走轮式，配套发动机：103KW，工作状态外形尺寸：7150*3170*3250mm,工作行数：5行，工作幅宽：2850mm，最小离地间隙：290mm,最小通过半径：左转6500mm,右转6700mm,脱粒滚筒型式：板齿+分离板，脱粒滚筒数量：2个，风扇：1个，直径450mm,风扇型式：离心式，轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1897mm.","35800","豫2016033","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3271,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:4.02m;","1.外形尺寸:9720mm×4120mm×4200mm，2.配套发动机型号: TC6A200-T300,3.功率:147kW, 排放标准：国Ⅲ，4.发动机型式核准证书号: CN FC G3 0158 30 0009,制造商: 广西玉柴机器股份有限公司，5.脱粒滚筒型式:纹杆块式，6.工作行数:6行，7.适用行距范围：650mm，8.工作幅宽:4020mm，9.摘穗辊型式:摘穗板,10.输送槽型式：链耙式，11.输送带宽度：850mm，12.割台型式：卧式","35800","部20171483","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3272,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-5S","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;","结构型式（自走式）：脱粒、非剥皮；外形尺寸：8850×3500×4080mm；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3210mm；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式割台；输送槽形式：链耙式；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；清选筛型式：双层鱼鳞筛风选式；风扇型式：蜗壳式；凹板筛型式：栅格式；变速方式：机械变速箱+无级变速；驱动桥型式：齿轮式（液压驱动）；驱动方式：四驱；制动器型式：盘式；","35800","部20181186","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3273,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;","结构型式（自走式）：脱粒、非剥皮；外形尺寸：8850×3500×4080mm；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3210mm；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式割台；输送槽形式：链耙式；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；清选筛型式：双层鱼鳞筛风选式；风扇型式：蜗壳式；凹板筛型式：栅格式；变速方式：机械变速箱+无级变速；驱动桥型式：齿轮式（液压驱动）；驱动方式：两驱；制动器型式：盘式；","35800","部20181186","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3274,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZBT-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.4m;","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：10250×3510×3850mm；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3400mm；果穗升运器位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮辊数量：10对；脱粒滚筒型式：切流纹杆滚筒；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽：3000mm；位置：后置。驱动方式：两驱；制动器型式：液压；驱动桥型式：齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","35800","部20171532","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3275,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5H","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;","结构型式（自走式）：脱粒；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7760×2960×3680mm；工作行数：5行；行距：550mm；工作幅宽：2820mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；凹版筛型式：栅格式+冲孔式；清选筛型式：鱼鳞筛；变速方式：液压无级变速；驱动桥型式：静液压驱动","35800","部20181069","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3276,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6(Dominator370)","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:4.1m;","结构型式（自走式）：脱粒；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：10300×4200×3880mm；工作行数：6行；行距：650mm；工作幅宽：4100mm；作业速度：0～8.0km/h；作业小时生产率：1.0～3.0hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；凹版筛型式：栅格凹版；清选筛型式：鱼鳞筛；集粮箱卸粮方式：多方位卸粮；集粮箱驱动方式：机械驱动；驾驶室型式：封闭驾驶室；变速方式：液压无级变速；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式","35800","部20181071","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3277,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9731×4219×3980；结构质量（kg）：12817；工作行数：6；适应行距范围cm：65；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：栅格式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：定刀式；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；轮胎规格 ：16.9-26/28L-26；","35800","黑垦鉴2019025","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3278,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-5(4077)","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9433×3933×3980；结构质量（kg）：12352；工作行数：5；适应行距范围cm：65；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：栅格式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：定刀式；工作幅宽：3.25m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；轮胎规格 ：16.9-26/28L-26；","35800","黑垦鉴2019026","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3279,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8(Dominator370)","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:4.08m;","结构型式（自走式）：自走式+脱粒；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：10250×4490×3880mm；工作行数：8行；行距：510mm；工作幅宽：4080mm；作业速度：0～8.0km/h；作业小时生产率：1.0～3.0hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；风扇型式：离心式；凹版筛型式：栅格凹版；清选筛型式：鱼鳞筛；集粮箱卸粮方式：多方位卸粮；集粮箱驱动方式：机械驱动；驾驶室型式：封闭驾驶室；变速方式：液压无级变速；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式","35800","部20181072","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3280,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;","结构型式（自走式）：脱粒型；整机重量：7850kg；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7760×3250×3680mm；工作行数：5行；行距：550mm；工作幅宽：2820mm；作业速度：0~9km/h；作业小时生产率：0.52~2hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；风扇型式：离心式；凹版筛型式：栅格式+冲孔式；集粮箱卸粮方式：多方位卸粮；集粮箱驱动方式：机械式；驾驶室型式：普通式；变速方式：液压无极变速；驱动桥型式：静液压驱动","35800","TJ-2017T-21","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3281,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8(Tucano570)","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:5.6m;","结构型式：自走轮式；外形尺寸 (长×宽×高)：12227×6059×3970mm；结构质量：17600kg；工作行数：8行；适用行距范围：700mm；工作幅宽：5600mm；理论作业速度：1-12 CVTkm/h；作业小时生产率：4～6.5hm2/h；拉茎辊型式：四棱形；割刀型式：立式；脱粒滚筒型式：纹杆式；风扇型式：双风道涡轮式；凹版筛型式：栅格式；变速箱类型：液压驱动+机械式 无级变速；秸秆切碎机构型式：刀轮切碎器","35800","部20152550","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3282,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-6（ZL2150）","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:4.2m;","6行割台；幅宽:4.2m；形式:自走式(籽粒收获型)；结构尺寸(长*宽*高):930*420*380cm 整机质量:13800kg 适应行距范围:600-700mm 最小离地间隙(mm):350","35800","TJ-2016T-34","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[3283,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5A","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;","五行割台；割幅2.93M；形式:自走式(脱粒、非剥皮型)；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)：7340mm×3020mm×3380mm；发动机额定功率（kW）：129；发动机额定转速（r/min）：2200；驱动桥型式：机械变速箱＋封闭边减箱；集粮箱卸粮方式：多方位缷粮；轴距（mm）：2767；导向轮轮距（mm）：1810；驱动轮轮距（mm）：1920；","35800","鄂2019038","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3284,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;","结构形式：自走式全喂入；割台行数：5行；幅宽：2.93m；配套发动机额定功率（kw）：129；配套发动机额定转速：（r/min）2200；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7400mm×3020mm×3460mm；驱动桥型式：机械变速箱＋封闭边减箱；轴距（mm）：2710；导向轮轮距（mm）：1810；驱动轮轮距（mm）：1920；","35800","鄂2017258","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3285,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东五征集团有限公司","玉米籽粒收获机","4YL-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;","5行割台；幅宽：2.93m；形式：自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7500×3160×3340mm；最大卸果穗高度：3100mm；最小离地间隙：280mm；作业速度：1.6-5km/h；摘穗机构型式：板式；割台型式：水平卧式；脱粒滚筒型式：切流 板齿式、横轴流 三段式；集粮箱容积：2500L；卸粮方式：卸粮筒式；变速方式：机械+无极变速；驱动桥型式：（3+1）机械变速箱+无级变速轮；制动器型式：前轮盘式/后轮鼓式；轴距：2795mm","35800","部20181257","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3286,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","四平市星元农业装备有限公司","玉米籽粒联合收获机","4YZ-6","形式:自走式:是 ;收获行数:6行;工作幅宽:3.6m;","结构型式：摘穗、脱粒型；  配套发动机：额定功率/kW:118、 额定转速：r/min：2300  工作状态外形尺寸（长X宽X高）/mm：9100X3830X3850 ;    工作行数：6行 ；  工作行距/mm：580；   工作幅宽/mm：3600；  \n最小离地间隙/mm：480；  摘穗机构：摘穗辊/板型式：拉茎辊刀+摘穗板、摘穗辊/板尺寸/mm：540×Ф68/695×6对；  输送槽型式：链板式；  输送带宽度/mm:910；  割台型式：卧式；  割台输送型式：螺旋；  脱粒滚筒型式：纵轴流；  脱粒滚筒外径×长度/mm：Ф465×2950；  脱粒滚筒数量：1个； 风扇形式：离心式；  风扇数量：1个；  风扇直径/mm：510； 凹板筛型式：栅条式；  清选筛型式：鱼鳞筛（上）+ 冲孔筛（下）；   变速方式：机械式；   驱动桥型式：机械式；  驱动桥驱动方式：两轮驱动；  制动器型式：毂式","35800","部20181184","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3287,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机","4YZBT-8","形式:自走式:是 ;收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;","作业行数：8行；工作幅宽：2820mm形式：自走式（籽粒收获型）","35800","新2017206","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3288,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-10","形式:自走式:是 ;收获行数:10行;工作幅宽:4-5.6m;","作业行数：10行；工作幅宽：4m~5.6m；形式：自走式（籽粒收获型）","35800","新2017084","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3289,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","新乡市志虹机械有限公司","玉米收获割台","4YB-4B","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","4行含割台、输送带，脱粒装置：封闭式柱齿分离板混合型脱粒滚筒，清选装置：圆孔网眼式凹板筛。工作行数：4行，适用行距范围：500～600mm，工作幅宽：2300mm，作业小时生产率：0.33～0.53h㎡/h","8300","豫2015087","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3290,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","获嘉县富泰机械有限公司","玉米收获割台","4YB-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置；                            结构形式：半喂入式；外形尺寸（长×宽×高）：3500×2650×910（mm）；适应行距范围：400～650(mm）;工作幅宽：2270mm；理论作业速度：1-6km/h;摘穗辊型式：板式摘穗辊，脱粒滚筒型式：封闭式柱齿分离板混合型；脱粒滚筒数量：1个；凹板筛型式：圆孔式","8300","豫2016147","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3291,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","新乡市立广机械有限公司","玉米割台","4YB-4A","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","4行割台、输送带、脱粒装置、清选装置","8300","豫2018146","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3292,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","长葛市金山工程机械制造有限公司","玉米籽粒割台","4YW-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","型号名称：4YW-4玉米籽粒割台\n配套机型生产企业：雷沃重工股份有限公司\n配套机型型号规格：4LZ-8E2\n配套机型标定功率（kW）：118\n配套机型标定转速（r/min）：2200\n外形尺寸（长×宽×高）：（㎜）3480×2600×850\n结构型式：半喂入式\n工作行数：4行\n行距（㎜）：560\n工作幅宽（㎜）：2330\n作业速度（km/h）：1.5~3.5\n作业小时生产率（h㎡/h）：0.25~0.40\n摘穗机构型式：拉茎辊﹢摘穗板式\n摘穗机构摘穗辊/板尺寸（㎜）：415/85（拉茎辊工作长度/外径）460/4.7（摘穗板工作长度/厚度）\n脱粒滚筒数量：1个\n脱粒滚筒型式：钉齿﹢分离板式\n脱粒滚筒外径×长度（㎜）：550×1445","8300","豫2018037","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3293,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","河南东鑫机械制造有限公司","玉米收获割台","4YZL-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","4行含割台，输送带","8300","豫2015156","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3294,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","河南瑞创通用机械制造有限公司","玉米收获割台","4YT-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3500×2650×870（选装输送槽）或2600×2650×870；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2200；","8300","豫2015218","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3295,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","新乡市恒达科技有限公司","玉米收获割台","4YB-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","结构型式：半喂入式；工作行数：4行；适用行距范围：450-650mm；工作幅宽：2300mm；外形尺寸（长×宽×高)：3500×2590×1030 mm；拉茎辊型式：刀片式；脱粒滚筒型式：封闭式柱齿分离板混合型；凹板筛型式：圆孔网式","8300","豫2015092","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3296,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","新乡市花溪科技股份有限公司","玉米摘穗割台","4YGT-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","型号名称：4YGT-4型玉米摘穗割台；配套机型生产企业：雷沃重工股份有限公司；配套机型规格型号：4LZ-4；配套机型标定功率：66kW；配套机型额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：3500×2613×1060mm；结构型式：半喂入式；工作行数：4行；行距：555mm；工作幅宽：2375mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.4～0.8h㎡/h；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：拉茎辊工作长度460，外径90，摘穗板工作长度546，厚度5；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：封闭式柱齿分离板混合型；脱粒滚筒外径×长度：550×1445mm；凹板筛型式：圆孔式；清选筛型式：圆孔网眼式阶梯型；整机质量：1100kg。","8300","豫2018031","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3297,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","郑州三中收获实业有限公司","玉米收获割台","4YT-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","工作行数:4行；工作幅宽:2300mm；结构质量:1400kg；外形尺寸(mm):3550×2400×1100；含输送带、脱粒滚筒型式:轴流、脱粒滚筒数量:1个、凹板筛型式:栅格式、清选筛:上筛和下筛；摘穗辊型式:板式.","8300","豫2015248","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3298,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新乡市志虹机械有限公司","玉米收获割台","4YB-5B","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","5行含割台、输送带，脱粒装置：封闭式柱齿分离板混合型脱粒滚筒，清选装置：圆孔网眼式凹板筛。工作行数：5行，适用行距范围：500～600mm，工作幅宽：2850mm，作业小时生产率：0.47～0.67h㎡/h","11500","豫2015088","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3299,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新乡市恒达科技有限公司","玉米收获割台","4YB-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","工作行数：5行；结构型式：半喂入式；外形尺寸（长×宽×高）：3500×3150×1030mm；适用行距范围：450-650mm；工作幅宽：2850mm；作业小时生产率：0.4-0.6hm2/h；拉茎辊型式：刀片式；脱粒滚筒型式：封闭式柱齿分离板混合型；凹板筛型式：圆孔网式","11500","豫2015091","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3300,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新乡市立广机械有限公司","玉米割台","4YB-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","5行割台、输送带、脱粒装置、清选装置","11500","豫2018147","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3301,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新乡市立广机械有限公司","玉米割台","4YB-6","收获行数:6行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","6行割台、输送带、脱粒装置、清选装置","11500","豫2015120","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3302,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","河南沃德机械制造有限公司","玉米籽粒收获割台","4YZZ-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","5行玉米籽粒收获割台,幅宽:2950mm，外形尺寸（长X宽X高）mm：3500X2950X860，结构型式：悬挂式，结构质量：1430kg，","11500","豫2015192","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3303,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新疆牧神机械有限责任公司","玉米割台","4YG-7","收获行数:7行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:否 ;","作业行数：7行；适用行距范围mm： 400~700；工作幅宽mm：3800；","11500","新2014184","2019-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3304,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","河南瑞创通用机械制造有限公司","玉米收获割台","4YT-6","收获行数:6行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3500×3760×870（选装输送槽）或2600×3760×870；工作行数：6行；工作幅宽（mm）：3360；","11500","豫2015217","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3305,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","河南瑞创通用机械制造有限公司","玉米收获割台","4YT-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3500×3200×870（选装输送槽）或2600×3200×870；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2800；","11500","豫2015220","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3306,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","河南瑞创通用机械制造有限公司","玉米收获割台","4YT-5A","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3500×3600×870（选装输送槽）或2600×3600×870；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3250；","11500","豫2015219","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3307,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新乡市花溪科技股份有限公司","玉米籽粒收获割台","4YGT-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","结构型式：半喂入式；配套发动机（或拖拉机）额定功率：≥73.5kW；外形尺寸（长×宽×高）：3500×3187×780mm；结构质量：1200kg；工作行数：5行；适用行距范围：400～650mm；工作幅宽：2987mm；最小离地间隙：≥250mm；理论作业速度：1.6～6.8km/h；作业小时生产率：0.4～0.8h㎡/h；拉茎辊型式：封闭式族齿分离板混合型；脱离滚筒形式：齿杆式；脱离滚筒外径×长度：Φ550×1800mm；脱离滚筒数量：1个；凹板筛形式：圆孔弧形。","11500","豫2015106","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3308,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:6450×2100×4000mm；结构质量:3930kg；工作行数:2行；适用行距范围:450～700mm；工作幅宽:1300mm；结构形式:轮式自走+青贮+剥皮；拉茎辊型式:卧式；摘穗辊形式:螺旋式；剥皮辊型式:胶辊+铁辊；变速箱类型:机械式(3+1)×2；秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤爪式；秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-130型。","21300","部2015549","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3309,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗/剥皮/茎杆切段回收型；外形尺寸（长×宽×高）（mm）:7050×2620×4565 ；工作行数（行）:3； 行距（mm）:560 ；工作幅宽（mm）:1810； 最小离地间隙（mm）:260； 果穗升运器布置位置:中置 ；果穗升运器结构型式:刮板 ；摘穗机构型式:摘穗辊； 摘穗辊工作长度/外径（mm）:长度800/直径92 ；剥皮辊型式:胶辊 ；剥皮辊工作长度（mm）:840 ；剥皮辊直径（mm）:73； 剥皮辊数量（对）:8； 秸秆处理机构型号名称:茎杆切段回收型； 秸秆处理机构型式:转子铣刀型割刀/直刃滚刀型切刀 ；秸秆处理机构转子直径（mm）:216/626 ；变速方式:手动换挡+液压无级变速 ；驱动桥型式:（3+1）组成式； 驱动方式:机械 ；制动器型式:钳式； 轴距（mm）:2935；导向轮轮距（mm）:1600；驱动轮轮距（mm）:1686； 导向轮轮胎规格:10-15；驱动轮轮胎规格：15-24；","37700","部20180166","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3310,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3CH","收获行数:3行;工作幅宽:2.050m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/切段回收，配套发动机型号规格：YC4A150-T315，额定功率113KW,定额转速2300r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7300mm*2050mm*4000mm,工作行数3行，行距620mm，工作幅宽2050mm，最大卸果穗高度2400mm，最小离地间隙250mm，果穗升运器位置：中置，果穗升运器果结构型式：刮板式，最大通过高度3430mm,最小离地间隙250mm，作业速度2.0-6.0km/h，作业小时生产率0.3-0.8h㎡/h，单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡,摘穗机构型式：摘穗板，剥皮机剥皮辊型式：胶辊，剥皮辊的数量：20个，割台型式：卧式，输运槽型式：螺旋搅龙，风扇型式：叶片式，风扇的直径ф35mm,风扇的数量1个，集粮箱容积2300L，集粮箱卸粮方式：侧翻式，驱动方式：液压驱动，秸秆处理机构名称：1JH-170秸秆粉碎还田机，型式：甩刀式，工作幅宽1700mm，位置中置，驾驶室型式：普通，变速方式：液压，驱动桥型式：机械式，驱动方式：4*2，转向机型式：全液压，转向机助力型式：液压，制动器型式：盘式，制动器助力方式：液压，轴距：3170mm，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1640mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，整机质量：7190kg","37700","部20180031","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3311,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.92/2.0/2.1m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：3行；工作幅宽：1.92/2.0/2.1m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","37700","新2016006","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3312,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-3","收获行数:3行;工作幅宽:2.1m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：3行；工作幅宽：2100mm；结构型式：自走式+中置还田+秸秆切碎回收；剥皮辊型式：全胶辊；配套发动机额定功率：103kW；外形尺寸（长×宽×高）：7400×3020×3700mm；结构质量：7100kg；适用行距范围：550-700mm；摘穗辊型式：螺旋拉筋式；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆粉碎还田机型号：1JH-170。","37700","部20160026","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3313,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","青岛豪特农机制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3","收获行数:3行;工作幅宽:2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:7930*2700*3630 整机质量（kg）:6830 配套动力（kw）:103 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~750 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:2800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3560 最小离地间隙（mm）:250 输送槽形式:链板输送 输送槽输送带宽度（mm）:320 剥皮机剥皮辊形式:橡胶辊 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量kg/h㎡:≤45 摘穗辊型式:卧式螺旋摘穗辊式 割刀型式:往复式刀杆 轮距（导向轮mm）:1730 轮距（驱动轮mm）:1720 轮胎规格（导向轮）:10.0/75-15.3 轮胎规格（驱动轮）:15-24","37700","部20180033","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3314,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.75m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6850×2390×4390mm；结构质量:6875kg；工作行数:3行；工作幅宽:1750mm；结构形式:自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田+切段回收型）；输送槽型式:链条刮板式；摘穗辊型式:螺旋摘穗辊式；剥皮辊型式:全橡胶辊；变速方式:机械式(3+1)+无级变速；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：摆线转阀式；制动器型式：钳盘式；秸秆处理机构型式:甩刀式；秸秆处理机构型号名称:4JH-180型秸秆粉碎还田机。","37700","部20181249","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3315,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.96m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸:7120×2430×3550mm；结构质量:5110kg；工作行数:3行；适用行距范围:450～700mm；工作幅宽:1960mm；结构形式:轮式自走+青贮+剥皮；拉茎辊型式:卧式；摘穗辊形式:螺旋式；剥皮辊型式:胶辊+铁辊；变速箱类型:机械式(3+1)×2；秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤爪式；秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-180型。","37700","部2015557","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3316,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北益农机械制造有限公司","茎穗兼收型玉米收获机","4YZB-3J","收获行数:3行;工作幅宽:1.73m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZB-3J；工作行数：3行；工作幅宽mm：1730；形式：自走式（摘穗剥皮型）；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:6160×2370×4180；配套发动机型号规格：4M6-135C33；配套发动机额定功率：99.5kw；配套发动机额定转速：2300r/min；秸秆处理机构工作幅宽mm：1600；轴距mm：2330；秸秆处理机构型式：立式铡切；割台形式：卧式；最小离地间隙mm：250；输送槽形式：刮板式","37700","冀2018T-068（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3317,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北英虎农业机械制造有限公司","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.80m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","车身尺寸(长×宽×高)mm：6720×2800×4720；发动机额定功率kW：113；行数：3行；工作幅宽mm：1800","37700","冀2016T—390","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3318,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.04m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式(穗茎兼收型)，收获行数：3行，工作幅宽：2040mm,发动机额定功率：118kW，发动机额定转速：2300r/min，行距：600～650mm，拉茎辊：卧式，摘穗辊型式：板式,剥皮辊型式：铸铁直辊+橡胶直辊，生产率：0.2 9～0.67hm2/h","37700","部20170157","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3319,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走轮式摘穗、剥皮、粉碎还田、切断回收型；工作行数：3行；工作幅宽（mm）：1800；外形尺寸(长×宽×高)：6880mm×2540mm×4680mm；最小离地间隙（mm）：300；驱动桥型式：机械变速箱＋封闭边减箱；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：1800；轴距（mm）：2647；导向轮轮距（mm）：1450；驱动轮轮距（mm）：1620；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24；","37700","鄂2017257","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3320,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-3L","收获行数:3行;工作幅宽:1.98m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸(长*宽*高MM):6600×2250×4100整机质量(KG):7480配套动力(KW):118工作行数:3行工作幅宽:1980MM最大卸果穗高度:1850MM最小离地间隙:265MM作业速度:2.0~4.5(KM/H)作业小时生产率:0.2~0.45(HM2/H)单位面面积燃油消耗量:<40(KG/HM2)割台型式:卧式割刀型式:滚刀式输送槽型式:绞龙式轴距:2970MM轮距(导向轮/驱动轮):1610/1550(MM)驾驶室形式:普通变速方式:机械式驱动桥形式:四轮驱动集粮仓容积:2500L结构形式:自走式(摘穗、剥皮、切段回收)轮胎规格(导向轮/驱动轮):(7.50-16)/(12.4-24)转向机型式:液压式秸秆处理机构型号名称:1HJ-170型秸秆切碎还田机500MM秸秆切碎滚筒","37700","冀2017T—001","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3321,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-3R","收获行数:3行;工作幅宽:1.98m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.结构形式:自走式(摘穗、剥皮、切段回收型)；2.结构尺寸(MM):6600×2250×4100；3.额定功率:118KW；4.工作行数:3行；5.工作幅宽(MM):1980；6.最小离地间隙(MM):265","37700","冀2017T—001","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3322,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","形式:自走式（摘穗剥皮型）;割台行数:4行;幅宽:2.6m;工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7350mm×2740mm×5320mm；最小离地间隙：300mm；摘穗辊尺寸（mm）：工作长度：720 外径：90；轴距（mm）：\t2980；导向轮轮距（mm）：1640；驱动轮轮距（mm）：1880；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24。","56200","部20181133","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3323,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CH","收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式，摘穗/剥皮/切段回收，配套发动机型号规格：YC4A175-T301，额定功率129KW,定额转速2300r/min ,外形尺寸（长*宽*高）7450mm*2770mm*4000mm,工作行数4行，行距580mm，工作幅宽2440mm，最大卸果穗高度2400mm，果穗升运器位置：中置，果穗升运器果结构型式：刮板式，最大通过高度3430mm，最小离地间隙250mm，作业速度2.0-6.0km/h，作业小时生产率0.3-0.8h㎡/h，单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡,摘穗机构型式：摘穗板，剥皮机剥皮辊型式：胶辊，剥皮辊的数量：20个，割台型式：卧式，输运槽型式：螺旋搅龙，风扇型式：叶片式，风扇的直径ф35mm,风扇的数量1个，集粮箱容积2300L，集粮箱卸粮方式：侧翻式，驱动方式：液压驱动，秸秆处理机构名称：1JH-210秸秆粉碎还田机，型式：甩刀式，工作幅宽2100mm，位置中置，驾驶室型式：普通，变速方式：液压，驱动桥型式：机械式，驱动方式：4*2，转向机型式：全液压，转向机助力型式：液压，制动器型式：盘式，制动器助力方式：液压，轴距：3170mm，轮距：导向轮1750mm,驱动轮1740mm，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24,整机质量：8010kg","56200","部20180030","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3324,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZQ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","形式:自走式（摘穗剥皮切段回收型）;割台行数:4行;幅宽:2600m;工作状态外形尺寸(长×宽×高)：8100mm×2740mm×5100mm；最小离地间隙：300mm；摘穗辊尺寸（mm）：工作长度：720 外径：90；轴距（mm）：\t3100；导向轮轮距（mm）：1640；驱动轮轮距（mm）：1880；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24。","56200","部20181132","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3325,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:252cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7360×2860×4060；导向轮轮距（mm)：1750；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：325；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","56200","冀2017T—165","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3326,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型、切段回收型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8200×2800×3800；工作幅宽（mm）：2450；最大卸果穗高度（mm）：3800；","56200","部20180144","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3327,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.55m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗/剥皮/切段回收型 ；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:7100×2750×4850 ； 工作行数（行）:4； 行距（mm）:580 ；工作幅宽（mm）:2550 ；最小离地间隙（mm）:260； 果穗升运器布置位置:中置； 果穗升运器结构型式:刮板式； 摘穗机构型式:摘穗辊； 摘穗辊/板尺寸（mm）:Φ92×800； 剥皮机剥皮辊型式:胶辊；剥皮机剥皮辊尺寸（mm）:Φ73×840 ；剥皮辊数量(个):20 ；割刀型式:直刃滚刀 ；秸秆处理机构型号名称:茎杆切段回收型 ；秸秆处理机构工作幅宽（mm）:2080 ；秸秆处理机构型式:往复式切刀/直刃滚刀型切刀 ；秸秆处理机构位置:前置； 变速方式:手动换档+液压无级变速 ；驱动桥型式:中央传动、轮边减速； 驱动桥驱动方式:机械 ；制动器型式:前碟后鼓 ；轴距（mm）:3000； 导向轮轮距（mm）:1900；驱动轮轮距（mm）：2240；导向轮轮胎规格:10.00/75-15.3； 驱动轮轮胎规格:15-24 ；","56200","鄂2018089","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3328,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4;形式：自走轮式（摘穗剥皮型）；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7940×3050×4020;\n结构质量（kg）：6800;适用行距范围（mm）：500~700;工作幅宽（mm）：2400;最大卸果穗高度（mm）：2360;","56200","豫2016166","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3329,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.75m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：4行；工作幅宽：2.75m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","部20151584","2019-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3330,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机","4YZB-7","收获行数:7行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：7行；工作幅宽：2.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","部20171985","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3331,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式（茎穗兼收型）；收获行数：4行；工作幅宽：2360mm","56200","部20181144","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3332,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：摘穗、剥皮、切段回收；剥皮辊型式：全胶辊；外形尺寸（长×宽×高）：7400×3060×3700mm；结构质量：7250kg；适用行距范围：450-700mm；摘穗辊型式：辊式；变速方式：（3+1）×2机械式。","56200","部20171869","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3333,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米联合收获机","4YZBQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格：4YZBQ-4；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2300；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、切段回收；配套发动机型号规格：WP6G200E330；配套发动机额定功率（kW）：147；配套发动机额定转速（r/min）：2200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6900×2800×3630（收拢）/ 6900×2800×4920（展开）；行距（mm）：590-490-590；最大卸果穗高度（mm）：2650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3350；最小离地间隙（mm）：350；作业速度（km/h）：2.5～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.8；单位面积燃油消耗量（kg/ hm2）：≤45；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式玉米收获割台；割刀型式：往复式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：580；风扇数量（个）：1；集粮箱容积（L）：2600；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-227型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2200；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：3000；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1570/1900；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10.0/75-15.3/ 15.5/80-24；","56200","TJ-2018T-66","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3334,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","青岛豪特农机制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:7880*2700*3630 整机质量（kg）:8210配套动力（kw）:129 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:500~700 工作幅宽（mm）:2600最大卸果穗高度（mm）:2800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3560 最小离地间隙（mm）:250 输送槽形式:链板输送 输送槽输送带宽度（mm）:320 剥皮机剥皮辊形式:橡胶辊 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量kg/h㎡:≤45 摘穗辊型式:卧式螺旋式 割刀型式:往复式 轮距（导向轮mm）:1880 轮距（驱动轮mm）:1975 轮胎规格（导向轮）:10.0/75-15.3 轮胎规格（驱动轮）:15-24","56200","鄂2019027","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3335,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7500×2700×4850mm；结构质量:8590kg；工作行数:4行；工作幅宽:2320mm；结构形式:自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田+切段回收型）；输送槽型式:链条刮板式；摘穗辊型式:螺旋摘穗辊式；剥皮辊型式:全橡胶辊；变速方式:机械式(3+1)+无级变速；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：摆线转阀式；制动器型式：钳盘式；秸秆处理机构型式:甩刀式；秸秆处理机构型号名称:4JH-220型秸秆粉碎还田机。","56200","部20181251","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3336,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.75m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：摘穗剥皮型；外形尺寸：9750×4080×3600mm，结构质量：9800kg，工作行数：4行，适用行距范围：550~680mm，工作幅宽：2750mm，果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮机数量（对）：10；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2400mm；位置：后置；驱动方式：机械式；制动器型式：液压；驱动桥型式：机械齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","56200","部20170138","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3337,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.70m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9220×3620×5500mm；工作行数：4行；适用行距范围：550～650mm；工作幅宽：2700mm；果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式+摘穗板式；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：8对；割刀型式：平割甩刀；秸秆处理机构型式：甩刀式/（平割甩刀+搅龙+切碎抛送）；工作幅宽：2400/2700mm；位置：后置/前置。驱动方式：机械驱动；制动器型式：液压；驱动桥型式：两驱/四驱；轮胎规格：12.0-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","56200","部20171092","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3338,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北英虎农业机械制造有限公司","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","车身尺寸(长×宽×高)mm：6850×2760×4770；发动机额定功率kM：145.5；行数：4行；工作幅宽mm：2330","56200","冀2016T—389","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3339,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","茎穗兼收型自走式玉米收获机","4YZ-4S","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.53M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*311*370cm 整机质量:8800kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152536","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3340,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4XS","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.3M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):725*293*382cm 整机质量:7200kg 最大卸果穗高度(mm):2190 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):310","56200","部20181064","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3341,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","茎穗兼收型自走式玉米收获机","4YZ-4HS","收获行数:4行;工作幅宽:2.68m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.68M:形式；自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*324.5*370cm 整机质量:8900kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3700 最小离地间隙(mm):350","56200","部20152537","2019-12-31","通用类","天津市",""]
[3342,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4ES","收获行数:4行;工作幅宽:2.335m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.335M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):展开:670*260*476cm 收拢:670*260*364cm 整机质量:9200kg 最大卸果穗高度(mm):1960 果穗升运器最大通过高度(mm):3260 最小离地间隙(mm):360","56200","TJ-2018T-69","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3343,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.78m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.78M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):860*325*380cm 整机质量:11590kg 最大卸果穗高度(mm):2500 果穗升运器最大通过高度(mm):3800 最小离地间隙(mm):260","56200","TJ-2018T-67","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3344,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4AS","收获行数:4行;工作幅宽:2.68m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.68M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):927*324.5*370cm 整机质量:8900kg 最大卸果穗高度(mm):2390 果穗升运器最大通过高度(mm):2680 最小离地间隙(mm):350","56200","TJ-2018T-74","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3345,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.28m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","4行割台；幅宽:2.28M；形式:自走式(摘穗剥皮型)；结构尺寸(长*宽*高):800*310*380cm 整机质量:11000kg 最大卸果穗高度(mm):2300 果穗升运器最大通过高度(mm):3800 最小离地间隙(mm):260","56200","TJ-2018T-68","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3346,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-4R","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式(自走式):摘穗、剥皮、切段回收.工作状态外形尺寸(长*宽*高)(MM):6750*2520*4200.工作行数:4行.离地最小间隙(MM):190.作业速度(KM/H):2.0-4.5摘穗机构:摘穗板拉茎辊组合式.输送槽型式:搅龙式.剥皮机剥皮辊数量:16个.割台形式:纵卧式.割刀形式:滚刀式.","56200","冀2017T—195","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3347,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式(自走式):摘穗、剥皮、切段回收.工作状态外形尺寸(长*宽*高)(MM):6750*2520*4200.工作行数:4行.离地最小间隙(MM):190.作业速度(KM/H):2.0-4.5摘穗机构:摘穗板拉茎辊组合式.输送槽型式:搅龙式.剥皮机剥皮辊数量:16个.割台形式:纵卧式.割刀形式:滚刀式.","56200","冀2017T—195","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3348,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走轮式（摘穗、剥皮、秸秆回收）；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2600；配套动力标定功率(kW)：147； 整机外形尺寸(长×宽×高)：7950mm×2800mm×3600mm；秸秆切碎回收机构工作幅宽(mm)：2360；","56200","鄂2019198","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3349,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.41m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数（行）：4；幅宽：2.41m；结构型式（自走式）；摘穗型、剥皮型、粉碎还田型、切段回收型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8050×3100×3800；最大卸果穗高度（mm）：2360；","56200","部20180133","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3350,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4BJ","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","外形尺寸：8300*2800*4780mm；结构质量：8000kg；工作行数：4行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：2400mm；拉茎辊型式：立辊式；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：鱼鳞辊+螺旋辊；变速箱类型：机械式/液压式；导向轮轮距：1735mm；驱动轮轮距：1750mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；秸秆切碎还田机型号：900型盘刀式切碎器；秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-2200秸秆粉碎还田机","56200","部20170575","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3351,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式（穗茎兼收）玉米收获机","4YZB-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.04/3.2/3.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：5行；工作幅宽：3.04/3.2/3.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","新2016005","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3352,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机","4YZB-8","收获行数:8行;工作幅宽:2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","作业行数：8行；工作幅宽：2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","56200","部20171986","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3353,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-8A","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：摘穗剥皮型；外形尺寸：9480×4230×3600mm，结构质量：10200kg，工作行数：8行，适用行距范围：300~750mm，工作幅宽：2820mm，果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮机数量（对）：10；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2500mm；位置：后置。驱动方式：机械式；制动器型式：液压；驱动桥型式：机械齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","56200","部20170137","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3354,"收获机械","果实收获机械","辣椒收获机","辣椒收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式辣椒收获机","4JZ-3600","形式:自走式:是 ;工作幅宽:3.6m;","结构形式：自走式；工作行数（行）:不对行；适用行距范围mm:不对行；工作幅宽mm:3600；","7000","新2017131","2021-12-31","非通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3355,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","杭州落合机械制造有限公司","单人采茶机","AM-110VC","单人操作:是 ;","1.结构形式：单人手提式;\n2.连接方式：软轴连接；\n3.工作幅宽：525mm;\n4.整机质量：10kg;\n5.外形尺寸(长×宽×高)(mm) ：\n（刀架尺寸：900×290×200；动力尺寸；340×270×420）；\n6.配套动力型号、名称、额定功率：G26、风冷汽油发动机、1.03W；\n7.切割形式：往复式；\n8.漏采率：＜0.82%。","460","ZJ2017064","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3356,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人采茶机","NV60H","单人操作:是 ;","1. 外形：875*280*200mm；总重量：9.5KG（含背负动力）                                         \n2.日本富士EC025GA-2  风冷汽油发动机，功率0.8kw；\n3.往复式切割；采茶幅宽600mm；\n4.叶芽完整率84.3%；漏采率0.32%；耗油率662.5g/kw?h；\n5.单位宽幅小时生产率193.6kg/m?h","460","ZJ2017061","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3357,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","安溪县神工农林机械有限公司","采茶机","SG-4C-60","单人操作:是 ;","配套动力最大功率0.65KW,转速7500r/min,切割器切割宽度600mm,外形尺寸（长×宽×高）动力部分300×290×275mm,手持部分965×320×225mm，整机质量10.5kg,单位幅宽小时生产效率≥300kg/m.h,燃油消耗率 1.98 g/kg","460","闽2016011","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[3358,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","安溪县神工农林机械有限公司","采茶机","SG-4CD-35","单人操作:是 ;","配套电动功率功率20W,转速2400r/min,切割刀长度350mm,手持部分外形尺寸（长×宽×高）610×270×265mm,，整机质量≤5kg,单位幅宽小时生产效率≥100kg/m.h","460","闽2017006","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[3359,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","台州猛牛园林机械有限公司","采茶机","4CD-30","单人操作:是 ;","单人操作；配套锂电池；工作幅宽：0.3m。","460","ZJ2019020","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3360,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","台州猛牛园林机械有限公司","采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","单人操作；作业幅宽：0.6m；配套动力：0.75kW。","460","ZJ2019021","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3361,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","金华九奇机械有限公司","单人采茶机","4CJ-600","单人操作:是 ;","1、型号4CJ-600；2、结构形式 单人手提式；3、结构质量3.8kg；4、配套动力类型 汽油发动机；5、汽油机标定功率0.77Kw,标定转速7500r/min;6、切割器切割宽度600mm;7、手持部分尺寸长宽高890*305*210；8、动力部分尺寸长宽高230*225*158.","460","ZJ2018118","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3362,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","曲靖市盛远制造有限责任公司","采茶机","4C-30B","单人操作:是 ;","结构型式：单人提式；配套动力类型：蓄电池；配套动力蓄电池(额定容量)：16A；配套动力蓄电池(额定电压)：24V；切割器切割宽度（±1%）：300mm；手持部分尺寸mm(长×宽×高，±2%)：485×125×243；动力部分尺寸mm(长×宽×高，±2%)：149×97×130","460","GZNJ/TJ 2019-102","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[3363,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","泉州得力农林机械有限公司","采茶机","4C-50A","单人操作:是 ;","切割器切割宽度：535mm、动力部分外形尺寸（长*宽*高）：36*30*40.5（cm）、手持部分外形尺寸（长*宽*高）：88*29*22.5（cm）、结构形式：单人、结构质量：10.2kg、配套动力类型：汽油机、配套动力标定功率：0.9kW、配套动力标定转速：7500r/min","460","闽2017029","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[3364,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","泉州得力农林机械有限公司","采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","切割器切割宽度：635mm、动力部分外形尺寸（长*宽*高）：38*30*40.5（cm）、手持部分外形尺寸（长*宽*高）：96*27*23（cm）、结构形式：单人、结构质量：12.3kg、配套动力类型：汽油机、配套动力标定功率：1.01kW、配套动力标定转速：6800r/min","460","闽2017028","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[3365,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","单人采茶机","4CD-30","单人操作:是 ;","蓄电池额定容量（Ah）：10；蓄电池电压(V)：24；结构形式：单人手提式；工作幅宽：300mm。","460","ZJ2018048","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3366,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","单人采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","结构形式：单人手提式；工作幅宽：600mm；配套动力：0.75kW。","460","ZJ2018006","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3367,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","台州黄岩晟鸿机电有限公司","采茶机","4CD-30","单人操作:是 ;","单人操作；作业幅宽：0.3m。","460","ZJ2018050","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3368,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","台州黄岩晟鸿机电有限公司","采茶机","4CD-30A","单人操作:是 ;","单人操作；作业幅宽：0.3m。","460","ZJ2018051","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3369,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","山东华盛农业药械有限责任公司","采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","配套动力：单缸风冷二冲程汽油机；标定功率：0.75kw；制造商：山东华盛农业药械有限责任公司；排放阶段：国II排放","460","鲁T2017096","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3370,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","杭州落合机械制造有限公司","双人采茶机","V8NewZ2-1140","双人操作:是 ;","结构形式：双人抬式；\n外形尺寸：1290*510*440（MM）；\n动力尺寸：300*300*155（MM）；\n整机重量：14.2KG;\n切割幅宽：1140（MM）；\n配套动力功率：2.2（KW）；\n配套动力类型：风冷汽油发动机；\n单位幅宽342.2（kg/m*h）； \n芽叶完整率81.7%；\n可制率96%；\n漏采率0.80%；\n损失率0.85%。","2300","ZJ2016114","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3371,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","杭州落合机械制造有限公司","双人采茶机","V8NewZ2","双人操作:是 ;","1.结构形式：双人抬式;\n2.连接方式：曲轴链接；\n3.工作幅宽：1000mm;\n4.整机质量:11.9kg;\n5.外形尺寸(长×宽×高)(mm):\n（刀架尺寸：1200×490×440；动力尺寸；300×300×155）；\n6.配套动力型号、名称、额定功率：G4K、风冷汽油发动机、2.2KW；\n7.切割形式：往复式；\n8.漏采率：＜0.81%。","2300","ZJ2017063","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3372,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV100","双人操作:是 ;","1.外形：1180*550*450mm；总重量13kg \n2.三菱T320汽油机，排气量49.6cc,功率2.2kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片；  \n4.刀刃长度1000mm；往复式切割；\n5.采茶幅宽1000mm；叶芽完整率92.94%；；\n6.单位幅度小时生产率700kg/m?h","2300","ZJ2015074","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3373,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV110","双人操作:是 ;","1.外形：1270*550*450mm;总质量：13.5kg\n2.三菱T320汽油机，功率2.2kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片；  \n4.刀刃长度1100mm；往复式切割；\n5.采茶幅宽1100mm；叶芽完整率92.94%；；\n6.单位幅度小时生产率700kg/m?h","2300","ZJ2015001","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3374,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","金华九奇机械有限公司","双人采茶机","4CJH-1000","双人操作:是 ;","1、型号4CJH-1100；2、结构形式 双人弧形式；3、结构质量13.8kg；4、配套动力类型 汽油发动机；5、汽油机标定功率2.2Kw,标定转速6500r/min;6、切割器切割宽度1000mm;7、手持部分尺寸长宽高1250*515*430；8、动力部分尺寸长宽高300*305*165.","2300","ZJ2018119","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3375,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","曲靖市盛远制造有限责任公司","采茶机","4CS-90B","双人操作:是 ;","结构型式：双人抬式；配套动力类型：汽油机；额定功率：0.9kW；额定转速：6500r；割幅宽度：900mm；手持部分尺寸：1433×577×180；动力部分尺寸：370×315×456","2300","GZNJ/TJ 2019-089","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[3376,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","泉州得力农林机械有限公司","弧形双人采茶机","4CH-100","双人操作:是 ;","结构形式：双人弧形抬式、切割器切割宽度：1000mm、配套动力类型：二冲程汽油机、结构质量：12.3kg、刀架部分尺寸（长*宽*高）：117*49*43（cm）、动力部分尺寸（长*宽*高）：27*25*17（cm)、配套动力汽油机标定功率：2.2kW、配套动力汽油机标定转速：8000r/min","2300","GZNJ/XZ 2018-021","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[3377,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","泉州得力农林机械有限公司","平行双人采茶机","4CP-100","双人操作:是 ;","结构形式：双人平行抬式、切割器切割宽度：1000mm、配套动力类型：二冲程汽油机、结构质量：12.3kg、刀架部分尺寸（长*宽*高）：117*49*43（cm）、动力部分尺寸（长*宽*高）：27*25*17（cm)、配套动力汽油机标定功率：2.2kW、配套动力汽油机标定转速：8000r/min","2300","GZNJ/XZ 2018-022","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[3378,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-110","双人操作:是 ;","自带动力；结构形式：双人抬式；工作幅宽：1100mm。","2300","ZJ2018008","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3379,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-100","双人操作:是 ;","结构形式：双人抬式；工作幅宽：1000mm；配套动力2.2kW。","2300","ZJ2018007","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3380,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械有限公司","油菜联合收割机","4LZY-5.0M","形式:自走履带式 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5970×2620×3010；配套发动机型号：常柴4G33TC、玉柴YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：74.5/75；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3780；割台宽度（mm）：2300；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","30100","苏农机（2019）第（0090）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3381,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械有限公司","油菜联合收割机","4LZY-5.0H","形式:自走履带式 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5763×2515×2875；配套发动机型号：常柴4G33TC、全柴4C6-100U31、玉柴YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：72/74/75；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3370；割台宽度（mm）：2200；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：自动卸粮（搅龙传送式）；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450；履带轨距（mm）：1150。","30100","苏农机（2016）第（0435）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3382,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械有限公司","油菜联合收割机","4LZY-5.0MQ","形式:自走履带式 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5970×2620×2950；配套发动机型号：常柴4G33TC、玉柴YCD4N23T8-102（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：74.5/75；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3580；割台宽度（mm）：2300；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×53节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250。","30100","苏农机（2019）第（0090）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3383,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","中联重机股份有限公司","履带式全喂入油菜联合收割机","4LZY-4.0Z","形式:自走履带式 ;喂入量:4kg/s;","结构形式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：4；","30100","2015TJ042","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3384,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","星光农机股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4.0ZJ","形式:自走履带式 ;喂入量:4.0kg/s;","结构型式：履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5190mm×2640mm×2850mm；整机使用质量：3440kg；割台宽度：2200mm；喂入量：4.0kg/s；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械自动单一方位或多方位（选配）卸粮；可拆卸式油菜收割附件","30100","部20180338","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[3385,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","星光农机股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4.0Z","形式:自走履带式 ;喂入量:4.0kg/s;","结构型式：履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5190mm×2640mm×2980mm；整机使用质量：3400kg；割台宽度：2200mm；喂入量：4.0kg/s；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械自动单一方位或多方位（选配）卸粮；可拆卸式油菜收割附件","30100","部20180338","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[3386,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","中联重机浙江有限公司","纵向轴流油菜联合收割机","4LZY-4.2Z","形式:自走履带式 ;喂入量:4.2kg/s;","结构形式:全喂入履带自走式;喂入量kg/s:4.2;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5000×2970×2880;整机使用质量kg:3510;割台宽度mm:2200;履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×450mm;最小离地间隙MM:255;作业小时生产率hm2/h:0.5-0.9.","30100","2018TJ169","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[3387,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4G","形式:自走履带式 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","30100","部20152446","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3388,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4G1","形式:自走履带式 ;喂入量:4kg/s;","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：4kg/s","30100","部20152447","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3389,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","6-7kg/s自走轮式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","轮式油菜联合收割机","4LZY-6E","形式:自走轮式 ;喂入量:6kg/s;","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","35200","部20170793","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3390,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7m以下分段式薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4UMS-500","作业幅宽:0.5m;形式:分段收获 ;","配套动力范围(kW):7.35-8.82；结构型式:齿轮直联栅格网式；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:960×860×670；结构质量(kg):86；挖掘铲型式:铲式；除茎蔓装置型式:不适用；输送装置型式:不适用；清选分离装置型式:栅格网链式.","340","鲁T2016042","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3391,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7m以下分段式薯类收获机","青岛开田农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-70","作业幅宽:0.7m;形式:分段收获 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1270×900×920。结构型式：三点悬挂。结构质量㎏：146。配套动力kW：15.44～22.05。\n传动型式：侧置齿轮箱传动+链传动。作业幅宽cm：70。运输间隙：≥300。作业小时生产率hm2/h：≥0.17：\n挖掘铲型式：振动平铲。挖掘深度mm：150～300。清选分离装置型式：输送链式格栅筛。规格型号：4UX-70","340","鲁T2016031","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3392,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7m以下分段式薯类收获机","临洮县宏丰机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UM-550","作业幅宽:0.55m;形式:分段收获 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1570×760×970（mm）,结构质量：210（kg），配套动力：15-22（手扶拖拉机）（kw）,结构型式：挖掘铲式（/），作业幅宽：550（mm），运输间隙：340（mm），挖掘深度：150-200（mm）","340","甘农机2016063","2020-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[3393,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7m以下分段式薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4UMS-60","作业幅宽:0.6m;形式:分段收获 ;","配套动力范围(kW):7.35~11.03；结构型式:手扶直联；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:960×930×670；结构质量(kg):87；挖掘铲型式:平铲；除茎蔓装置型式:不适用；输送装置型式:不适用；清选分离装置型式:栅格筛式输送链.","340","鲁T2017108","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3394,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4UMS-700","作业幅宽:0.7m;形式:分段收获 ;","配套动力范围(kW):13.38；结构型式:；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:960×1060×670；结构质量(kg):95；挖掘铲型式:铲式；除茎蔓装置型式:不适用；输送装置型式:不适用；清选分离装置型式:栅格网链式.","940","鲁T2016043","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3395,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","山东希成农业机械科技有限公司","马铃薯收获机","4UX-100","作业幅宽:1m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2020×1315×1100mm；配套动力功率：22.0-33.1kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1000mm；挖掘铲形式：平铲；除茎蔓装置形式：不适用；输送装置形式：不适用；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","940","鲁T2018052","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3396,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","山东希成农业机械科技有限公司","马铃薯收获机","4UX-80","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2040×1220×1060mm；配套动力：22.0-29.4kW；结构形式：悬挂式；作业幅宽：800mm；挖掘铲形式：平铲；清选分离装置形式：格栅筛式输送链","940","鲁T2017112","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3397,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UG-90","作业幅宽:0.9m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：2200×1250×1000；配套动力额定配套功率kW：18.4～22.1；结构型式：三点悬挂式；作业幅宽mm：900。","940","豫2018042","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3398,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","河南豪丰农业装备有限公司","马铃薯挖掘机","4UW-80","作业幅宽:0.84m;形式:分段收获 ;","型号名称：4UW-80型马铃薯挖掘机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×1130×1000mm；配套动力额定（配套）功率：14.7～22kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：840mm；挖掘铲型式：铲式；输送装置型式：振动链传动栅栏式；清选分离装置型式：振动链栅栏式。","940","豫2017170","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3399,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","石家庄惠田机械有限公司","马铃薯收获机","4UM-80","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","4UM-80型马铃薯收获机；外形尺寸：2520×1400×1530mm; 配套动力：26～33KW;结构形式：悬挂式；结构质量：750kg;工作幅宽：800m m结构型式：悬挂式；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：振动筛","940","冀2017T—090（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3400,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","沂南县中天机械有限公司","马铃薯收获机","4US-70","作业幅宽:0.7m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：0.7m；规格型号：4US-70；外形尺寸（长×宽×高）：1000×870×650mm；结构质量：95kg；配套动力：8.82-11.03kw；结构型式：手扶直联；传动型式：皮带传动；作业幅宽：700mm；挖掘铲型式：振动平铲；挖掘深度：100-200mm；纯工作小时生产率：0.10-0.14h㎡/h；","940","鲁T2015022","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[3401,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-83","作业幅宽:0.83m;形式:分段收获 ;","规格型号 : 4U-83;外形尺寸（长*宽*高）:1930*1100*990 mm;结构型式 :三点悬挂;结构质量:303 kg;配套动力:25.7-36.8 kW;传动型式 :中央齿轮传动+链传动;作业幅宽:83 cm;运输间隙 :≥300;作业小时生产率:≥0.17 hm2/h;挖掘铲型式 :平铲;挖掘深度：150-250 mm;清选分离装置型式：输送链式格栅筛","940","鲁T2016034","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3402,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-93","作业幅宽:0.93m;形式:分段收获 ;","规格型号：4U-93；配套动力：≥14.7kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：930mm；外形尺寸 (长×宽×高)：1750mmx1150mmx930mm；结构质量：250kg；运输间隙≥300mm；挖掘铲型式：平铲式；挖掘深度：200mm～300mm；运输装置型式：链钯式；清选分离装置型式：振动筛；作业小时生产率：0.13hm2/h~0.23hm2/h","940","冀2017T—132（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3403,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4US-80","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：0.8m","940","鲁T2017115","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3404,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-90","作业幅宽:0.9m;形式:分段收获 ;","分段收获；工作幅宽：0.9m","940","鲁T2017073","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3405,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4U-85","作业幅宽:0.85m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：0.85m","940","鲁T2016053","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3406,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4U-83","作业幅宽:0.83m;形式:分段收获 ;","结构型式:悬挂式；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:1730*1100*1050；结构质量(kg):200；挖掘铲型式:平铲；除茎蔓装置型式:无；输送装置型式:无；清选分离装置型式:输送链式格栅筛","940","鲁T2016082","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3407,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛开田农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-90","作业幅宽:0.9m;形式:分段收获 ;","结构型式：三点悬挂。结构质量：316㎏。配套动力：29.4～44.1kW。传动型式：中央齿轮传动+链传动。作业幅宽：90cm。\n运输间隙：≥300。作业小时生产率：≥0.2hm2/h。挖掘铲型式：平铲挖掘深度：150～300mm。清选分离装置型式：输送链式格栅筛\n规格型号：4UX-90。外形尺寸（长×宽×高）mm：2100×1180×1050。","940","鲁T2016032","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3408,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","莱州市华弘机械有限公司","马铃薯收获机","4US-80","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸：1080X980X710mm;结构形式：手扶直联；作业幅宽：800mm；挖掘铲形式：振动平铲；\n清选分离装置型式：输送链式格栅筛","940","鲁T2017064","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3409,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","临洮县宏丰机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UM-800","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1900×1100×1200（mm）,结构质量：298（kg），配套动力：25.7-29.4（kw）,结构型式：挖掘铲式（/），作业幅宽：800（mm），挖掘深度：150-200（mm），运输间隙：340（mm），挖掘铲型式：整体铲尖式（/），输送装置型式：链条（/）,清选分离装置型式：栅条式（/）,动力输出轴转速：540（r/min）","940","甘农机2016064","2020-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[3410,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4UMS-800","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","配套动力范围(kW):13.38；结构型式:齿轮直联栅格网式；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:960×1160×670；结构质量(kg):99；挖掘铲型式:铲式；除茎蔓装置型式:不适用；输送装置型式:不适用；清选分离装置型式:栅格链式.","940","鲁T2016044","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3411,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4UMS-70","作业幅宽:0.7m;形式:分段收获 ;","配套动力范围(kW):7.35-11.03；结构型式:手扶直联；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:950×985×680；结构质量(kg):115；挖掘铲型式:震动平铲；除茎蔓装置型式:不适用；输送装置型式:不适用；清选分离装置型式:栅格筛式输送链.","940","鲁T2015021","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[3412,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","山西津海机机械制造有限公司","薯类收获机","4U-80","作业幅宽:0.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸：2300*1670*1600（mm),配套动力：36.7-80.9（kw），结构型式：悬挂式挖掘机，作业幅宽：800mm,挖掘铲型式：锯齿形锥铲。","940","晋201718","2021-12-31","非通用类","山西省",""]
[3413,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","山东希成农业机械科技有限公司","马铃薯收获机","4UX-120","作业幅宽:1.2m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2548×1550×1193mm；配套动力功率：51.5-80.8kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1200mm；挖掘铲型式：尖铲；除茎蔓装置形式：不适用；输送装置形式：不适用；清选分离装置形式：输送链式格栅筛","1800","鲁T2018053","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3414,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","河南金土地农业装备有限公司","马铃薯收获机(原：根茎收获机)","4U-1050(原：4GJS-1050H)","作业幅宽:1.05m;形式:分段收获 ;","结构形式：悬挂式，外形尺寸：2120*1120*1140mm，作业幅宽：1050mm，挖掘铲形式：铲刀式，作业幅宽：1050mm。","1800","豫2016115","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3415,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","河南金土地农业装备有限公司","马铃薯收获机(原：根茎收获机)","4U-1100(原：4GJS-1100H)","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","外形尺寸：2150*1100*1145mm，配套动力：14.1-24.3kw，结构形式：悬挂式，作业幅宽：1100mm，挖掘铲形式：铲刀式。","1800","豫2016116","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3416,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","潍坊大众机械有限公司","马铃薯收获机","4U-1200","作业幅宽:1.2m;形式:分段收获 ;","分段收获，工作幅宽1200mm\t；外形尺寸（长×宽×高）2080×1580×1130mm；结构质量380kg；结构型式：悬挂式；配套动力≥25.7\tk W\t轮式拖拉机；清选分离装置型式：振动栅格网链式；\n最大挖掘深度200\tmm；挖掘铲型式：平铲式；运输间隙≥300mm；作业小时生产率\t≥0.20h㎡/h","1800","鲁T2016074","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3417,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","山西津海机机械制造有限公司","薯类收获机","4U-120","作业幅宽:1.2m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸：2200*2080*1600（mm),结构型式：悬挂式挖掘机，作业幅宽：1200mm,挖掘铲型式：锯齿形锥铲，配套动力：66.5-80.9（kw)。","1800","晋201801","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3418,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","河南豪丰农业装备有限公司","马铃薯挖掘机","4UW-120","作业幅宽:1.23m;形式:分段收获 ;","型号名称：4UW-120型马铃薯挖掘机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2850×1565×1225mm；配套动力额定（配套）功率：36.8～58.8kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1230mm；挖掘铲型式：铲式；输送装置型式：振动链传动栅栏式；清选分离装置型式：振动链栅栏式。","1800","豫2017171","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3419,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","河南豪丰农业装备有限公司","茎块挖掘机","4JW-100","作业幅宽:1.02m;形式:分段收获 ;","配套动力：22.1～29.4kW；外形尺寸（长×宽×高）：1860×1280×1000（mm）；结构质量：290kg；工作效率：0.15～0.25h㎡/h；工作幅宽：1020mm；作业速度：0.56～1.38m/s； 挂接方式：三点悬挂 。","1800","豫2016056","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3420,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","马铃薯收获机","4U-120","作业幅宽:1.2m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽1.2m","1800","豫2018022","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3421,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-130","作业幅宽:1.3m;形式:分段收获 ;","规格型号 :4U-130;外形尺寸（长*宽*高）:2600*1600*1230 mm;结构型式:三点悬挂;结构质量:565 kg;配套动力:29.4-40.4 kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;作业幅宽:130 cm;运输间隙:≥300;作业小时生产率:≥0.27 hm2/h;挖掘铲型式: 双尖铲;挖掘深度:150-250 mm;清选分离装置型式:输送链式格栅筛","1800","鲁T2016035","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3422,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-110","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","型号名称/4U-110型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长*宽*高）2300*1420*1100mm；配套动力功率29.4～36.8kw；结构型式/悬挂式；作业幅宽1100mm;挖掘铲型式/平铲；除茎蔓装置型式/不适用;输送装置型式/不适用；清选分离装置型式/输送链式格栅筛","1800","鲁T2018054","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3423,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-110","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","型号名称：4U-110型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1360mm×100mm；配套动力额定（配套）功率：22.1kw～47.8kw；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1100mm；挖掘铲型式：平铲式；输送装置型式：链钯式；清选分离装置型式：振动筛","1800","冀2018T—200","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[3424,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110A","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：1.1m","1800","鲁T2016037","2020-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3425,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：1.1m","1800","鲁T2015006","2019-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3426,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-130","作业幅宽:1.3m;形式:分段收获 ;","分段收获：作业幅宽：1.3m","1800","鲁T2017114","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3427,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","结构形式:悬挂式；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:1970*1370*1040；结构质量(kg):367；挖掘铲型式:平铲；除茎蔓装置形式:无；输送装置型式:无；清选分离装置型式:输送链式格栅筛","1800","鲁T2017072","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3428,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-140","作业幅宽:1.4m;形式:分段收获 ;","结构形式:三点悬挂；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2000*1680*1060；结构质量(kg):460；挖掘铲型式:平铲；除茎蔓装置型式:无；输送装置型式:无,清选分离装置型式:输送链式格栅筛","1800","鲁T2016083","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3429,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛开田农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2700×1450×1160mm。配套动力额定功率：33.1～51.4（轮式拖拉机）\n结构型式：三点悬挂式。作业幅宽：1100mm。挖掘铲型式：平铲。清选分离装置型式：输送链式格栅筛\n型号名称：4UX-110型马铃薯收获机","1800","鲁T2016124","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3430,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","马铃薯收获机","4U-100","作业幅宽:1m;形式:分段收获 ;","结构形式：三点悬挂式；工作幅宽：100cm；挖掘铲型式：平铲；挖掘深度：150-250mm","1800","鲁T2016011","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3431,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","马铃薯收获机(原：块茎收获机)","4U-102H(原：4KJS-102H)","作业幅宽:1.02m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：2650×1050×950，作业幅宽mm：1020","1800","豫2017063","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3432,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","正阳县程功机械有限公司","块茎收获机","4KJH-175","作业幅宽:1.75m;形式:分段收获 ;","配套动力（kw）：66.2-74.0                 外形尺寸（mm）：3500/190/1150\n结构质量（kg）：660                            工作幅宽（cm）：175\n工作效率（hm2/h）：0.23-0.40              作业速度（m/s）：大于等于0.7","3200","豫2015112","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3433,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","中机美诺科技股份有限公司","马铃薯收获机","1600","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","1\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3600mm×2300mm×1300mm\n2\t结构质量\tkg\t1500\n3\t配套动力范围\tkw\t59-88\n4\t结构型式\t/\t三点悬挂式\n5\t作业幅宽\tmm\t1600\n6\t运输间隙\tmm\t≥300\n7\t作业小时生产率\th㎡/h\t0.2-0.6\n8\t挖掘铲型式\t/\t组合刀片式\n9\t挖掘深度\tmm\t≥250\n10\t输送装置型式\t/\t分离筛式\n11\t清选分离装置型式\t/\t分离筛式","3200","内蒙古2018-039","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[3434,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","山东希成农业机械科技有限公司","马铃薯收获机","4UX-165","作业幅宽:1.65m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3950×2170×1320mm；配套动力：92-118kW（轮式拖拉机）；结构形式：悬挂式；作业幅宽：1650mm；挖掘铲形式：组合式平铲；清选分离装置形式：格栅筛式输送链","3200","鲁T2017111","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3435,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","山东希成农业机械科技有限公司","马铃薯收获机","4UQ-165","作业幅宽:1.65m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5980×2590×1710mm；配套动力：92-118kW（轮式拖拉机）；结构形式：牵引式；作业幅宽：1650mm；挖掘铲形式：组合式平铲；清选分离装置形式：格栅筛式输送链+薯秧分离机构","3200","鲁T2017110","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3436,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","河南金土地农业装备有限公司","马铃薯收获机(原：根茎收获机)","4U-1800(原：4GJS-1800H)","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","结构质量：536kg，工作幅宽：180CM，工作效率：0.24-0.54hm2/h，作业速度：1.6m/s，外形尺寸：3540*2080*1150mm，配套动力：44.1-51.4kw，连接方式：三点悬挂","3200","豫2016117","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3437,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机(原：块茎挖掘机 )","4UG-180H(原：4KJW-1800H)","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：3400×2100×1240；配套动力额定配套功率kW：47.8～66.2；结构型式：悬挂式；作业幅宽mm：1800。","3200","豫2017202","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3438,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机(原：块茎挖掘机 )","4UG-180(原：4KJW-1800)","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：3000×2100×1240；配套动力额定配套功率kW：47.8～66.2；结构型式：悬挂式；作业幅宽mm：1800。","3200","豫2017203","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3439,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","汝南县正发机械有限公司","根茎作物收获机","4GJS-165H","作业幅宽:1.65m;形式:分段收获 ;","工作幅宽：1.65米，配套动力：60-81kw；","3200","豫2016123","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3440,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","山西津海机机械制造有限公司","薯类收获机","4U-160","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸：2200*2280*1600（mm),配套动力：66.5-88.2（kw),结构型式：悬挂式挖掘机，作业幅宽：1600mm,挖掘铲型式：锯齿形锥铲。","3200","晋201802","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3441,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","山西津海机机械制造有限公司","薯类收获机","4U-180","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸：2200*2680*1600（mm),配套动力：88.2-106.5（kw),结构型式：悬挂式挖掘机，作业幅宽：1800mm,挖掘铲型式：锯齿形锥铲。","3200","晋201803","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3442,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","石家庄惠田机械有限公司","马铃薯收获机","4UM-160","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","4UM-160型马铃薯收获机；外形尺寸：2750×2205×1610mm; 配套动力： 73.5～88.2KW;结构形式：悬挂式；结构质量：980kg;工作幅宽：1600m m；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：振动筛","3200","冀2017T—089（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3443,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-170A","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","项目                                 单位                                 设计值\n型号名称                              /                               4UD-170A型薯类收获机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）       mm                                  3360×2170×1550\n配套动力额定（配套）功率             kW                                  95～110\n配套动力额定转速                    r/min                                    /\n结构型式                             /                                   悬挂式挖掘机\n作业幅宽                             mm                                     1700\n挖掘铲型式                           /                                      平铲\n除茎蔓装置型式                       /                                       /\n输送装置型式                         /                                    输送链式\n清选分离装置型式                     /                                    输送链式\n输出方式*                            /                                        /\n最小离地间隙*                        mm                                       /\n变速方式*                            /","3200","晋201813","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3444,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-170","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","项目                                 单位                                 设计值\n型号名称                              /                               4UD-170型薯类收获机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）       mm                                  2640×2100×1450\n配套动力额定（配套）功率             kW                                  55～66.5\n配套动力额定转速                    r/min                                    /\n结构型式                             /                                   悬挂式挖掘机\n作业幅宽                             mm                                     1700\n挖掘铲型式                           /                                      平铲\n除茎蔓装置型式                       /                                       /\n输送装置型式                         /                                    振动筛+输送链式\n清选分离装置型式                     /                                    振动筛+输送链式\n输出方式*                            /                                        /\n最小离地间隙*                        mm                                       /\n变速方式*                           ","3200","晋201804","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3445,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-180","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","项目                                 单位                                 设计值\n型号名称                              /                               4UD-180型薯类收获机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）       mm                                  2640×2200×1450\n配套动力额定（配套）功率             kW                                  55～66.5\n配套动力额定转速                    r/min                                    /\n结构型式                             /                                   悬挂式挖掘机\n作业幅宽                             mm                                     1800\n挖掘铲型式                           /                                      平铲\n除茎蔓装置型式                       /                                       /\n输送装置型式                         /                                    振动筛+输送链式\n清选分离装置型式                     /                                    振动筛+输送链式\n输出方式*                            /                                        /\n最小离地间隙*                        mm                                       /\n变速方式*                           ","3200","晋201812","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3446,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-200","作业幅宽:2m;形式:分段收获 ;","项目                                 单位                                 设计值\n型号名称                              /                               4UD-200型薯类收获机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）       mm                                  2640×2400×1450\n配套动力额定（配套）功率             kW                                  95～110\n配套动力额定转速                    r/min                                    /\n结构型式                             /                                   悬挂式挖掘机\n作业幅宽                             mm                                     2000\n挖掘铲型式                           /                                      平铲\n除茎蔓装置型式                       /                                       /\n输送装置型式                         /                                    振动筛+输送链式\n清选分离装置型式                     /                                    振动筛+输送链式\n输出方式*                            /                                        /\n最小离地间隙*                        mm                                       /\n变速方式*                            ","3200","晋201814","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[3447,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","开封市富农机械装备有限公司","马铃薯挖掘机","4UW-153","作业幅宽:1.53m;形式:分段收获 ;","结构型式：悬挂式；作业幅宽：1.53m；挖掘铲型式：铲刀式；配套功率：13.2-29.4kW；分段收获","3200","鄂2019120","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3448,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","马铃薯收获机","4U-165","作业幅宽:1.65m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽1.65m","3200","豫2018023","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3449,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-170","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","规格型号:4U-170;外形尺寸（长*宽*高）:3350*1970*1270 mm;结构型式:三点悬挂;结构质量:818 kg;配套动力:66.2-73.5 kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;作业幅宽:170 cm;运输间隙:≥300;作业小时生产率:≥0.33 hm2/h;挖掘铲型式 :双尖铲;挖掘深度:150-250 mm;清选分离装置型式 : 输送链式格栅筛","3200","鲁T2016036","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3450,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-170","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","规格型号：4U-170；外形尺寸（长×宽×高）：2500mmx1910mmx11100mm；结构质量：660kg；配套动力：51.4kW~88.2kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1700mm；运输间隙≥300mm；作业小时生产率：0.3hm2/h~0.5hm2/h；挖掘铲型式：固定式三角形铲；挖掘深度：250mm～400mm；清选分离装置型式：振动筛式","3200","冀2016T—087","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[3451,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-150","作业幅宽:1.5m;形式:分段收获 ;","型号名称：4U-150型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2520mm×1810mm×1180mm；配套动力额定（配套）功率：36.8kw～91.9kw；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1500mm；挖掘铲型式：固定式三角形铲；清选分离装置型式：振动筛","3200","冀2018T—199","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[3452,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-180","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：1.8m","3200","鲁T2017113","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3453,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-150","作业幅宽:1.5m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：1.5m","3200","鲁T2016057","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3454,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-170","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","分段收获；作业幅宽：1.7m","3200","鲁T2017136","2021-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3455,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","块茎收获机","4KJS-185H","作业幅宽:1.85m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm:3430mm×2020mm×1200mm,作业幅宽mm:1850mm","3200","豫2016113","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3456,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","中机美诺科技股份有限公司","马铃薯挖掘机","1520","作业幅宽:1.5m;形式:分段收获 ;","1\t型号名称\t/\t1520型马铃薯挖掘机\n2\t配套动力额定功率\tkw\t36-51\n3\t工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t2400mm×1800mm×1336mm\n4\t结构型式\t/\t三点悬挂式\n5\t作业幅宽\tmm\t1500\n6\t挖掘铲型式\t/\t组合刀片式\n7\t除茎蔓装置型式\t/\t/\n8\t分离装置型式\t/\t分离筛","3200","内蒙古2018-104","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[3457,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-170","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","结构型式:悬挂式；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2200*2000*1100；结构质量(kg):545；挖掘铲型式:刀铲；除茎蔓装置形式:无；输送装置型式:无；清选分离装置型式:格栅筛式输送链","3200","鲁T2018072","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3458,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","驻马店市中农农业机械有限公司","马铃薯收获机(原：根茎作物收获机)","4U-175(原：4GJS-175)","作业幅宽:1.75m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸：2830X1900X1160mm,配套功率：40.3-64.3KW,结构型式：悬挂式，作业幅宽：1750mm,挖掘铲型式：梯形铲式，输送装置型式：爬杆链条式，请选分离装置型式：偏心块震动式","3200","豫2017067","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3459,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机(原：块茎挖掘机 )","4UG-160H(原：4KJW-1600H)","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：3400×1900×1240；配套动力额定配套功率kW：47.8～66.2；结构型式：悬挂式；作业幅宽mm：1600。","3200","豫2017201","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3460,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UG-160","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：3000×1900×1240；配套动力额定配套功率kW：47.8～66.2；结构型式：三点悬挂式；作业幅宽mm：1600。","3200","豫2018041","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3461,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛开田农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-160","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","结构型式：三点悬挂；结构质量：495KG;配套动力:40.5～73.5kw。传动型式：中央齿轮传动+链传动。作业幅宽：160cm。\n运输间隙：≥300。作业小时生产率：≥0.3hm2/h。挖掘铲型式：平铲。挖掘深度：150～300mm。清选分离装置型式：输送链式格栅筛。\n规格型号：4UX-160。外形尺寸（长×宽×高）：2350×1900×1120。","3200","鲁T2016033","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[3462,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛开田农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-180","作业幅宽:1.8m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3300×2120×1211\n配套动力额定功率:58.8～91.9（轮式拖拉机）\n结构型式:三点悬挂式.作业幅宽mm:1800。挖掘铲型式：平铲。清选分离装置型式：输送链式格栅筛\n型号名称：4UX-180型马铃薯收获机","3200","鲁T2016123","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3463,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","马铃薯收获机(原：块茎收获机)","4U-165H(原：4KJS-165H)","作业幅宽:1.65m;形式:分段收获 ;","配套动力：40-60kW,外形尺寸(长x宽x高)2470x1800x1100,工作幅宽：1650mm，结构型式:悬挂式，挖掘铲型式：梯形铲式，输送装置型式：爬杆链条式方","3200","豫2017064","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3464,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","薯类联合收获机","中机美诺科技股份有限公司","马铃薯联合收获机","1700","形式:联合收获 ;包含挖掘、抖土、分离、集装等功能:是 ;","1\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t5500mm×2230mm×1650mm\n2\t结构质量\tkg\t5000\n3\t配套动力范围\tkw\t74-88\n4\t结构型式\t/\t牵引式\n5\t作业幅宽\tmm\t1600\n6\t运输间隙\tmm\t150\n7\t作业小时生产率\th㎡/h\t0.2-0.6\n8\t挖掘铲型式\t/\t组合刀片式\n9\t挖掘深度\tmm\t≥250\n10\t除茎除蔓装置型式\t/\t弹齿式\n11\t输送装置型式\t/\t分离筛式\n12\t清选分离装置型式\t/\t皮带-链条式","21400","内蒙古2018-102","2022-12-31","非通用类","北京市",""]
[3465,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","薯类联合收获机","丹阳荣嘉精密机械有限公司","马铃薯收获机","4UQ-1PE","形式:联合收获 ;包含挖掘、抖土、分离、集装等功能:是 ;","型号名称:4UQ-1PE型马铃薯收获机; 结构型式:牵引式; 配套动力额定功率:≥47.8(kW); 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6460×2950×3400(mm); 作业幅宽: 800 (mm); 挖掘铲型式:3片铁铲; 除茎蔓装置型式:茎叶处理输送带，茎叶分离器并用; 输送装置型式:输送带; 清选分离装置型式:油压驱动方式;","21400","苏农机（2019）第（0281）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[3466,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","薯类联合收获机","丹阳荣嘉精密机械有限公司","马铃薯收获机","4UQ-1PE-T","形式:联合收获 ;包含挖掘、抖土、分离、集装等功能:是 ;","型号名称:4UQ-1PE-T型马铃薯收获机; 结构型式:牵引式; 配套动力额定功率:≥47.8kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6460×2820×3310(mm); 作业幅宽:800(mm); 挖掘铲型式:3片铁铲; 除茎蔓装置型式:茎叶处理输送带，茎叶分离器并用; 输送装置型式:输送带; 清选分离装置型式:油压驱动方式;","21400","苏农机（2019）第（0282）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[3467,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与手扶拖拉机配套花生收获机","临沭县东泰机械有限公司","花生收获机","4HS-2","配套手扶拖拉机:是 ;","结构型式：挖掘铺放式；外观尺寸(长×宽×高)：1250×900×780mm；结构质量：102kg；配套手扶拖拉机：7-11Kw；挖掘机构：铲式；幅宽：670mm；纯工作小时生产率：0.15-0.25h㎡/h","370","鲁T2015033","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[3468,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与手扶拖拉机配套花生收获机","临沭县东泰机械有限公司","花生收获机","4HS-2A","配套手扶拖拉机:是 ;","结构型式：挖掘铺放式；外观尺寸(长×宽×高)：1180×650×650mm；结构质量：90kg；配套手扶拖拉机：7-11Kw；挖掘机构型式：铲式；幅宽：610mm；挖掘深度调节范围：5-25cm；纯工作小时生产率：0.15-0.25h㎡/h","370","鲁T2018137","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3469,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生收获机","4H-130","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.3m;","配套动力（kW）：29.6-37.0                    工作状态外形尺寸（mm）：2940/1520/1050\n整机质量（kg）：520                              作业速度（km/h）：4.3-10.8\n作业小时生产率（hm2/h）：0.17-0.30         工作幅宽（mm）：1300","1800","豫2018034","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3470,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HWX-130","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.315m;","型号名称：4HWX-130型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：36.8～62.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3115×1570×1160mm（不包括传动轴）；整机质量：660kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.16～0.39h㎡/h；工作幅宽：1315mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1315mm；分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（560×1160）+（1420×1105）mm；作业档位：1～2挡；变速箱型式：齿轮变速箱。","1800","鄂2019203","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3471,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HW-130","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.315m;","型号名称：4HW-130型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：36.8～58.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3115×1565×1220mm；整机质量：856kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.16h㎡/h；工作幅宽：1315mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1315mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1140×1160）+（650×1160）mm。","1800","豫2017172","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3472,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-120","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.2m;","配套四轮拖拉机，工作幅宽：1.2m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：2835×1480×1080，整机质量：547kg，作业速度( km/h)：0.9~1.8，作业小时生产率（h㎡/h）:0.06~0.12，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","1800","豫2018083","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3473,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-80","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.8m;","配套四轮拖拉机，工作幅宽：0.8m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：2160×1080×950，整机质量：336kg，作业速度( km/h)：0.8~1.5，作业小时生产率（h㎡/h）:0.05~0.1，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链条传动栅栏式。","1800","豫2018085","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3474,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-90","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.9m;","配套四轮拖拉机，工作幅宽：0.9m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：2290×1200×940，整机质量：361kg，作业速度( km/h)：0.8~1.5，作业小时生产率（h㎡/h）:0.05~0.1，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链条传动栅栏式。","1800","豫2018082","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3475,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","长春福德机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4H-2","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.250m;","配套四轮拖拉机，幅宽1250mm；4H-2型花生收获机;结构型式悬挂式；配套动力：≥18.2kw轮式拖拉机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（3000×1580×720）mm；整机质量135kg；工作小时生产率：（0.8-1.5）hm2/h;工作垄数/行数2垄/行；挖掘机构（1）型式L形直刀（2）工作幅宽1250mm；分离机构型式皮带夹持。","1800","吉农机鉴2017-082","2021-12-31","非通用类","吉林省",""]
[3476,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","潍坊中迪机械科技有限公司","花生挖掘机","4HX-2","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构型式：挖掘式；配套动力型式：轮式拖拉机；配套动力功率范围：22.05～40.0 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\t：2250×1000×950mm；整机质量：286kg；作业速度：3-5 km/h；作业小时生产率：0.33-0.53 hm2/h；工作幅宽：810 mm；工作垄/行数：1/2 行；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：810 mm","1800","鄂2019035","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[3477,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","临沭县东泰机械有限公司","花生挖掘机","4HX-2H","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.82m;","结构型式：挖掘式、悬挂式、条铺；配套动力标定功率：12.5-40.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100×1084×1060mm;整机质量:247kg;工作幅宽：820mm；挖掘机构：铲式；","1800","鄂2019031","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[3478,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","花生收获机","4H-120","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.2m;","配套四轮拖拉机，幅宽1.2米","1800","豫2018131","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3479,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","新乡市红石榴农业机械有限公司","花生收获机","4H-130","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.3m;","作业效率0.07-0.13h㎡/h，幅宽1300mm，配套发动机功率15-30kW,作业效率0.5~1.0km/h","1800","豫2018080","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3480,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","汝南县广源车辆有限公司","花生收获机","4HS-120","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.2m;","配套动力20.5-29.4KW \n工作幅宽1.2米\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) ：2365×1380×935 mm","1800","豫2017062","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3481,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","汝南县广源车辆有限公司","花生收获机","4H-140","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.4m;","配套动力：38.6-58.8kW   工作幅宽：1.4米\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)   2880×1700×1190 mm \n整机质量   590 kg","1800","豫2018058","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3482,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生条铺收获机","4HT-810B","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2330×1020×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。","1800","鲁T2018138","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3483,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4HS-1010","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.01m;","结构形式：三点悬挂，标定功率：14.1-24.3kw，外形尺寸：2000*1100*1150mm，整机质量：260kg，作业速度：0.6-2.0km/h，作业小时生产率：0.07-0.2hm2/h，工作幅宽：1010mm。","1800","豫2017133","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3484,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4H-81","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构形式：牵引式，整机质量：265kg，外形尺寸：1700*1150*1100mm，配套动力：13.4-18.4kw，挖掘机构形式：挖掘铲式，工作行数：2行，作业幅宽：810mm，工作速度：0.55-0.83m/s，纯工作小时生产率：0.16-0.24hm2/h","1800","豫2015075","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3485,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生条铺收获机","4HT-810A","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2360×930×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。","1800","鲁T2018139","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3486,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","山东巨明机械有限公司","花生收获机","4H-810","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构型式：挖掘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2300×950×1020mm；工作垄/行数：1/2垄/行；工作幅宽：810mm；挖掘机构型式：铲式。","1800","鲁T2017101","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3487,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","山东巨明机械有限公司","花生收获机","4H-810A","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构型式：挖掘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2300×1000×1020mm；工作垄/行数：1/2垄/行；工作幅宽：810mm；挖掘机构型式：铲式。","1800","鲁T2017099","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3488,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","新乡市东江机械有限公司","花生收获机","4H-85","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.85m;","型号名称：4H-85型花生收获机；结构型式：悬挂式；配套发动机标定功率：22～33kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2270×1115×910mm；整机质量：295kg；作业速度：1.89～3.05km/h；作业小时生产率：0.16～0.26h㎡/h；工作幅宽：850mm；工作垄/行数：1/2-3；挖掘机构型式：铲刀；挖掘机构工作幅宽：850mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：1165×718mm。","1800","豫2018128","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3489,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","长葛市金山工程机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:/m;","型号名称：4HW-165型花生挖掘机\n结构型式：悬挂式\n配套发动机标定功率：（kW）44.1~73.5\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500㎜×1880㎜×1200㎜\n整机质量:850㎏\n作业速度（km/h）：2.5~5.4\n作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.33\n工作幅宽：1650㎜\n挖掘机构型式：梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽：2650㎜\n分离机构型式：振动链传动栅栏式﹢链传动栅栏式\n分离机构工作面尺寸（长×宽）：（㎜）（1470×1470）﹢（480×1370）","3200","豫2017095","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3490,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","配套动力（kW）：59.2-64.0              工作状态外形尺寸（mm）：3550/1890/1200\n整机质量（kg）：820                        作业速度（km/h）：4.3-10.8\n作业小时生产率（hm2/h）：0.23-0.40              工作幅宽（mm）：1650","3200","豫2018033","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3491,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HWX-160","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.615m;","型号名称：4HWX-160型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：51.5～66.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×1870×1185mm（不包括传动轴）；整机质量：750kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.20～0.48h㎡/h；工作幅宽：1615mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1615mm；分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（560×1460）+（1835×1415）mm；作业档位：1～2挡；变速箱型式：齿轮变速箱。","3200","鄂2019204","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3492,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HW-160","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.615m;","型号名称：4HW-160型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：51.45～66.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3165×1870×1245mm；整机质量：1012kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.2h㎡/h；工作幅宽：1615mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1615mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1150×1460）+（680×1460）mm。","3200","豫2017173","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3493,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HWX-190","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.915m;","型号名称：4HWX-190型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：58.8～80.9kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×2180×1185mm（不包括传动轴）；整机质量：860kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.24～0.57h㎡/h；工作幅宽：1915mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1915mm；分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（560×1760）+（1835×1710）mm；作业档位：1～2挡；变速箱型式：齿轮变速箱。","3200","鄂2019205","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3494,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","结构型式：悬挂式；工作幅宽：1650mm；挖掘机构型式：挖掘铲；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","3200","豫2017070","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3495,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","配套四轮拖拉机，工作幅宽：1.65m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：3410×1925×1170，整机质量：737kg，作业速度( km/h)：1.0~2.0，作业小时生产率（h㎡/h）:0.1~0.2，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","3200","豫2018084","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3496,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南沃德机械制造有限公司","花生收获机","4HW-1900","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.9m;","配套四轮拖拉机，幅宽：1900mm，外形尺寸（长X宽X高）mm：2700X2170X1160，结构型式：悬挂式，结构质量：730kg，","3200","豫2015115","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3497,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南沃德机械制造有限公司","花生收获机","4HW-1650","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","配套四轮拖拉机，幅宽：1650mm，外形尺寸（长X宽X高）mm：2700X1910X1160，结构型式：悬挂式，结构质量：730kg，","3200","豫2016130","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3498,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","新乡市豫长春机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","结构型式：悬挂式 \n工作幅宽：1650mm\n配套功率：58.5～88.2KW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3800×1930×1130mm\n整机质量：860kg\n作业速度：1.5～4 km/h\n作业小时生产率：0.27～0.40 hm2/h\n挖掘机构型式：铲式","3200","豫2017096","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3499,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-155","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.55m;","结构形式：悬挂式，标定功率：29.4-44.1kw，外形尺寸：2690*1700*1000mm，整机质量：430kg，作业速度：1.2-2.9km/h，作业小时生产率：0.2-0.45hm2/h，工作幅宽：1550mm。","3200","豫2019001","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3500,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","结构形式：悬挂式，标定功率：51.4-73.5kw，外形尺寸：3450*1920*1080mm，整机质量：750kg，作业速度：1.6-2.7km/h，作业小时生产率：0.3-0.5hm2/h，工作幅宽：1650mm。","3200","豫2019002","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3501,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生收获机","4H-150","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.5m;","工作幅宽：1.5米，配套动力：37-44kw；","3200","豫2018054","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3502,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","花生收获机","4H-1700","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.7m;","型号名称：4H-1700型花生收获机 结构型式 ：悬挂式 配套发动机标定功率：55～81 kW  工作状态外形尺寸(长×宽×高)： 3600×2000×1130 mm 整机质量 kg 825 最小离地间隙 mm / 最小通过半径 mm / 作业速度:2.02～4.97km/h 作业小时生产率  0.30～0.47hm2/h 单位作业量燃油消耗量 工作幅宽:1700 mm 工作垄/行数: 43135垄/行 挖掘机构型式: 挖掘铲 挖掘机构工作幅宽:1700mm 分离机构型式: 振动链传动栅栏式+链传动栅栏式 分离机构工作面尺寸（长×宽）: (1480×1520)+(460×1420)mm","3200","豫2018068","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3503,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生收获机","4H-185","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.85m;","工作幅宽：1.85米，配套动力：60-81kw；","3200","豫2018056","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3504,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","工作幅宽：1.65米，配套动力：60-81kw；","3200","豫2018055","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3505,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县宏达农业机械有限公司","花生收获机","4HW-150","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.5m;","配套动力（kW）：29.4-51.5               工作幅宽（mm）：1500               整机质量（kg）：510\n工作状态外形尺寸（mm）：2700/1710/1015                    作业小时生产率（hm2/h）：0.23-0.48\n作业速度（km/h）：1.6-3.2","3200","豫2018087","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3506,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县宏达农业机械有限公司","花生收获机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","工作状态外形尺寸（mm）：3660/1920/1220                         整机质量（kg）：760\n作业速度（km/h）：1.6-3.2                                工作小时生产率（hm2/h）：0.26-0.53\n作业幅宽（mm）：1650                                     配套动力（kW）：51.4-73.5","3200","豫2018088","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3507,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南农神机械制造有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","结构型式：悬挂式；配套发动机功率：55.1-66.2kW；工作状态外形尺寸：3645*1895*1200mm；整机质量：830kg;作业速度：2.02-4.98km/h；工作幅宽：1650mm；工作垄/行数：2/4垄/行；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式","3200","豫2018091","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3508,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南拓鑫现代农机装备有限公司","花生挖掘机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","结构形式：悬挂式；分离机构：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；工作幅宽：1650mm。挖掘形式：梯形铲式。","3200","豫2017098","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3509,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南冬强农机装备有限公司","花生收获机","4HTS-4A","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.5m;","与四轮配套，幅宽1.5米花生收获机","3200","豫2018090","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3510,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","德州市沃田机械有限公司","花生收获机","4HW-185","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.85m;","幅宽1.85m","3200","鲁T2018140","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3511,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HW-190","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.915m;","型号名称：4HW-190型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：58.8～80.85kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3160×2170×1255mm；整机质量：1138kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.24h㎡/h；工作幅宽：1915mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1915mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1130×1760）+（630×1760）mm。","3200","豫2017174","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3512,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","长葛市金山工程机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-185","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:/m;","型号规格：4HW-185型花生挖掘机\n结构型式：悬挂式\n配套发动机标定功率（kW）44.1~80.9\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500㎜×2080㎜×1200㎜\n整机质量：950㎏\n作业速度：（km/h）2.5~5.4\n作业小时生产率(h㎡/h)：≥0.37\n工作幅宽（㎜）：1850\n挖掘机构型式：梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽：1850㎜\n分离机构工作型式：振动链传动栅栏式﹢链传动栅栏式\n分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1460×1660）﹢（490×1590）","3200","豫2017094","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3513,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","配套四轮拖拉机，幅宽1.65米","3200","豫2018132","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3514,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","孟州市鑫宏农业机械设备有限公司","花生收获机","4H-180","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.8m;","结构型式：悬挂式；配套发动机*标定功率kw：51.4～88.2；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3575*2040*1187；整机质量kg：900；作业速度km/h：1.66～2.77；工作幅宽mm：1800；工作垄/行数：2/5～7垄/行；挖掘机构型式：挖掘铲；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链动传栅栏式；分离机构工作面尺寸（长*宽）mm：1385*1555+570*1555","3200","豫2018129","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3515,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","新乡市红石榴农业机械有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","幅宽1.65米  整机质量760KG 和推广鉴定报告一致","3200","豫2018079","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3516,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","汝南县广源车辆有限公司","花生收获机","4H-160","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.6m;","配套动力：73.5-80.8kW   工作幅宽：1.6米  \n外型尺寸： 2850×1910×1190 mm\n整机质量：720KG","3200","豫2018059","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3517,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4H-170","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.7m;","结构形式：牵引式，整机质量：605kg，外形尺寸：3500*2150*1200mm，配套动力：44.1-51.4kw，工作行数：4行，作业幅宽：1700mm，工作速度：0.83-1.1m/s，纯工作小时生产率：0.5-0.68hm2/h，最大挖掘深度：180mm。","3200","豫2015076","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[3518,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4HS-1800","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.8m;","结构形式：三点悬挂，标定功率：51.4-73.5kw，外形尺寸：3450*2080*1120mm，整机质量：750kg，作业速度：1.6-2.7km/h，作业小时生产率：0.3-0.5hm2/h，工作幅宽：1800mm，收获机构：挖掘铲式。","3200","豫2017134","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3519,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4HS-155","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.55m;","结构形式：悬挂式，标定功率：29.4-44.1kw，外形尺寸：2600*1700*1000mm，整机质量：430kg，作业速度：1.2-2.9km/h，作业小时生产率：0.2-0.45hm2/h，工作幅宽：1550mm。","3200","豫2017132","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3520,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","花生收获机","4H-175","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.75m;","型号名称：4H-175型花生收获机；结构型式：悬挂式；配套发动机的标准功率（kW）：66.2~74.0；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):3400×1990×1280;整机质量：820；作业速度（km/h）:3~6；工作幅宽（mm）：1750；工作垄/行数（垄/行）：2/4；挖掘机构的型式：梯型铲式；","3200","豫2017069","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3521,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","新乡市花溪科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","型号名称：4HW-165型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套发动机标定功率：58.5～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3760×1930×1130mm；整机质量：860kg；作业速度：1.8～2.8km/h；作业小时生产率：0.27～0.40h㎡/h；工作幅宽：1650mm；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：1650mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+抛秧棍；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1260×1500）+（Φ270×1480）mm。","3200","豫2017097","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3522,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","新乡市正鑫农业机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","与四轮配套，工作幅宽：1.65m","3200","豫2018044","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3523,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","山东巨明机械有限公司","花生收获机","4H-1510","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.51m;","结构型式：挖掘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2400×1510×1120mm；工作垄/行数：2/4垄/行；工作幅宽：1510mm；挖掘机构型式：铲式。","3200","鲁T2017100","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3524,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生收获机","4H-150","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.5m;","型号名称：4H-150型花生收获机\n结构型式：悬挂式\n标定功率：29-66kW\n整机质量：550kg\n作业小时生产率：0.15-0.22hm2/h\n工作幅宽：1500mm","3200","豫2018076","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3525,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生收获机","4H-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","型号名称：4H-165型花生收获机\n结构型式：悬挂式\n标定功率：44-88kW\n整机质量：760kg\n作业小时生产率：0.23-0.41hm2/h\n工作幅宽：1650mm","3200","豫2018077","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3526,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","汝南县源信机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-165","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","型号名称：4HW-165 型花生挖掘机，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：3690×1910×1120mm，整机质量790kg，工作幅宽：1650mm，工作垄/行数：4 行，","3200","豫2017131","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3527,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生收获机","4HW-151","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.51m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2880mm×1675mm×1055mm，整机质量：520kg，挖掘机构工作幅宽mm：1510mm\t：挖掘机构型式：梯形铲式","3200","豫2018089","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3528,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生收获机","4H-215","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","工作状态外形尺寸（长/宽/高） mm         3600/2400/1200         整机质量（kg）：1080\n作业速度（km/h）：大于等于1.5            作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.5\n工作幅宽（mm）：2150                        工作垄/行数（垄/行）：3/6         配套动力（kW）：73.5-88","3500","豫2017130","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3529,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-215","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","结构形式：悬挂式，标定功率：73.5-88.2kw，外形尺寸：3580*2430*1180mm，整机质量：850kg，作业速度：1.4-2.8km/h，作业小时生产率：0.3-0.6hm2/h，工作幅宽：2150mm。","3500","豫2019003","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3530,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生收获机","4H-215","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","工作幅宽：2.15米，配套动力：88-110kw；","3500","豫2018057","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3531,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HW-210","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.115m;","型号名称：4HW-210型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：80.85～102.9kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3140×2375×1245mm；整机质量：1210kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.27h㎡/h；工作幅宽：2115mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：2115mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1160×1960）+（650×1960）mm。","3500","豫2017175","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3532,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","河南豪丰农业装备有限公司","花生挖掘机","4HW-230","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.315m;","型号名称：4HW-230型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：88.2～110.29kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3160×2570×1245mm；整机质量：1280kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.29h㎡/h；工作幅宽：2315mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：2315mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1170×2160）+（640×2160）mm。","3500","豫2017176","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3533,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","孟州市鑫宏农业机械设备有限公司","花生收获机","4H-240","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.4m;","结构型式：悬挂式；配套发动机*标定功率kw：73.5～117.7；配套工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3571*2628*1182；整机质量kg：1200；作业速度km/h：2.1～3.3；工作幅宽mm：2400；工作垄/行数：3/7～9垄/行；挖掘机构型式：挖掘铲；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链动传栅栏式；分离机构工作面尺寸（长*宽）mm：1480*2153+575*2153","3500","豫2018130","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3534,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4HS-215","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","结构形式：悬挂式，标定功率：73.5-88.2kw，外形尺寸：3470*2430*1150mm，整机质量：850kg，作业速度：1.4-2.8km/h，作业小时生产率：0.3-0.6hm2/h，工作幅宽：2150mm，收货形式：梯形铲式。","3500","豫2017135","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[3535,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生收获机","4H-215","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","型号名称：4H-215型花生收获机\n结构型式：悬挂式\n标定功率：88-118kW\n整机质量：1020kg\n作业小时生产率：0.3-0.6hm2/h\n工作幅宽：2150mm","3500","豫2018078","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3536,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生联合收获机","漳浦长禾农业机械有限公司","履带式花生联合收获机","CH-4HL-2","含挖掘、分离、摘果、集箱等功能.:是 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高) 5000×2080×2780mm\n整机质量 3100kg\n最小离地间隙 180mm\n作业速度 1～5km/h\n作业小时生产率 0.1～0.3hm2/h\n单位作业量燃油消耗量 30～40kg/hm2\n工作幅宽 650mm\n工作垄/行数 1垄/2行\n变速箱类型 机械变速箱+液压无级变速器\n制动器型式 湿式摩擦片式\n集果方式（人工/机械）机械式","23000","粤2018004","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[3537,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生联合收获机","青岛弘盛汽车配件有限公司","花生联合收获机","4HB-2A","含挖掘、分离、摘果、集箱等功能.:是 ;","结构型式:自走、轮式、半喂入\n外形尺寸:4350*1800*2270MM\n重量:1950KG\n配套动力:22.1KW\n收获宽幅:600MM\n摘果型式:差相摘辊","23000","鲁T2016088","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3538,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HBL-2A","含挖掘、分离、摘果、集箱等功能.:是 ;","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：33.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：4530×1980×2350mm；工作幅宽：600mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊式；清选机构：振动比重分离式；集果方式：机械；","23000","鲁T2017091","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3539,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HBL-2","含挖掘、分离、摘果、集箱等功能.:是 ;","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：33.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：4530×1980×2350mm；工作幅宽：600mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊式；清选机构：振动比重分离式；集果方式：人工；","23000","鲁T2017052","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3540,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HBL-2G","含挖掘、分离、摘果、集箱等功能.:是 ;","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：33.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：4700×2065×2550mm；工作幅宽：600mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊式；清选机构：振动栅格式；集果机构：机械链斗式；集果方式：机械；","23000","鄂2019030","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[3541,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生联合收获机","江苏宇成集团泰州数控机床有限公司","半喂入花生联合收获机","4HLB-2A","含挖掘、分离、摘果、集箱等功能.:是 ;","结构形式:履带自走式半喂入；配套动力:33.1kw；发动机标定转速:2400r/min；外形尺寸(长×宽×高):4630X2095X2400(mm)；结构质量:2440kg；作业速度:0~3.6kw/h；纯工作小时生产率:0.23h㎡/h；工作幅宽:500-550mm；工作垄/行数:1/2；挖掘机构:平面铲刀式；分离机构:往复式网格筛；摘果机构:差相对辊组配式刷脱；清选机构:离心式 ; 集果机构：机械（液压翻转式高位自动卸果）；履带（节距×节数×宽）90mm×44节×280mm；轨距：1200mm ; 变速箱型式：湿式摩擦片齿轮箱 ; 制动器型式：盘式","23000","2018TJ213","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[3542,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","唐河县大华机械设备有限公司","牵引式花生捡拾收获机","4HQJ-1200","幅宽:1.2m;","结构型式：牵引式；工作状态外形尺寸(长×宽×高）：5200×2810×2830mm；工作幅宽：1200mm；捡拾机构型式：齿带式；捡拾机构长度：1100mm；摘果机构型式：螺旋杆式；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：600×1900mm；清选机构型式：振动筛+风扇；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：700×400mm；集果机构集果方式：气流吹送提升式；集果机构果箱容积：1.0立方米。","12800","豫2018098","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3543,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","长春福德机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJE-1000","幅宽:1.0m;","型号:4HJE-1000型花生捡拾收获机；结构型式:牵引式；工作幅宽:1000mm；配套动力:(1)牵引29.42轮式拖拉机(2)牌号型号用户自选(3)标定功率13.42kw(4)标定转速2200r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):(5500×2850×3200)mm；整机质量:1600kg；作业速度:2.5km/h；作业小时生产率:0.2hm2/h；工作垄/行数:2垄/行；摘果机构(1)型式全喂入轴流式(2)摘辊尺寸(直径×长度)(∮523×1800)mm；摘辊个数1个；捡拾机构:(1)型式带耙式(2)长度5850mm；清选机构(1)型式吸入式离心风扇、下筛子式(2)风扇尺寸(直径×宽度)(∮1000×250)mm；集果机构(1)集果方式垂直链斗式提升机(2)果箱容积1.34m3；轮胎规格6.50；轮距1650mm；","12800","吉农机鉴2017-080","2021-12-31","非通用类","吉林省",""]
[3544,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","长春福德机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJZ-1000","幅宽:1.00m;","结构型式:自走式；型号名称:4HJZ-1000型花生捡拾收获机；配套动力(1)生产企业扬动股份有限公司(2)牌号型号YD4R40V1(3)结构型式水冷(4)气缸数量4缸(5)标定功率29.4kw；(6)标定转速2400r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(6600×2500×3330)mm；整机质量3000kg；最小离地间隙250mm；作业速度2.0hm2/h；作业小时生产率0.2hm2/h；工作幅宽1000mm；工作垄/行数2垄/行；摘果机构(1)型式全喂入轴流式(2)摘辊尺寸(直径×长度)(∮523×2200)mm；(3)摘辊个数1个；捡拾机构(1)型式带耙式(2)长度6600mm；清选机构(1)型式吸入式离心风扇、下筛子式(2)风扇尺寸(直径×宽度)(∮1000×250)集果机构(1)集果方式垂直链斗式提升机(2)果箱容积2.0m3；驾驶室类型普通；变速箱型式机械式；制动器型式制动毂式液压助力；轴距2330mm；轮距1300mm；轮胎规格7.50","12800","吉农机鉴2017-081","2021-12-31","非通用类","吉林省",""]
[3545,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","驻马店市宇丰农机装备有限公司","牵引式花生捡拾收获机","4HQJ-1000","幅宽:1m;","额定功率 23.5~58.8kW, \n外观尺寸 5840*2470*2660（mm）, \n工作幅宽 1000mm, \n作业速度1~3km/h\n作业小时生产率 0.13~0.26hm2/h","12800","豫2018133","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3546,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","牵引式花生捡拾收获机","4HQJ-1650","幅宽:1.65m;","型号名称:4HQJ-1650型牵引式花生捡拾收获机;结构型式:牵引式;配套发动机标定功率;58.8～88.2Kw;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5678×2425×3210mm;整机质量1900kg;作业速度0.6～1.8Km/h;作业小时生产率0.1～0.6hm2/h;工作幅宽1650mm","12800","豫2018093","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3547,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","星光农机（河南）有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJS-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式，工作幅宽：2600mm，整机重量：6000kg  外形尺寸：7200×2850×3450mm","43500","鄂2019018","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3548,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","安阳市豫工农业机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","构型式 ：自走式 。工作幅宽：2600 mm。配套发动机标定功率 ：92kW。 摘果机构型式：钉齿横向。摘果机构摘辊个数：3个。\n捡拾机构型式：凸轮式捡拾器 。捡拾机构长度：2600mm。清选机构型式：蜗壳弧形叶片切流离心式。集果机构集果方式：风送 。\n集果机构果箱容积：2.3m3。前轮轮胎规格：15-24 。后轮轮胎规格：10.0/75-15.3。作业挡位：Ⅰ挡、Ⅱ挡。驾驶室类型：  普通式。\n变速箱型式：机械式（3+1）。机械集果方式：机械 。","43500","豫2018053","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3549,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","雷沃重工股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式,工作幅宽:2600mm","43500","鄂2019010","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[3550,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南省龙飞农业机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","1、结构型式：自走式；2、发动机功率：103kW；3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）；6637×2700×3400mm；4、整机质量：5594Kg；5、工作幅宽：2500mm；","43500","豫2018011","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3551,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","青岛弘盛汽车配件有限公司","花生捡拾联合收获机","4HJL-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式:自走、轮式、全喂入\n外形尺寸:6450*2750*3320MM\n重量:5250KG\n配套动力:73.5或者74.5KW\n收获宽幅:2500MM\n摘果型式:纵轴流滚筒","43500","鲁T2018106","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3552,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南沃德机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZL-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","自走式花生捡拾收获机，幅宽：2600mm，外形尺寸（长X宽X高）mm：6580X2780X3350，结构型式：自走式，结构质量：5280kg，","43500","豫2018009","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3553,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","新乡市豫长春机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.52m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式\n发动机标定功率：73KW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6840×2740×3360 mm\n整机质量：6200kg \n作业速度：1.44-6.01 km/h\n作业小时生产率：0.33～0.63hm2/h\n工作幅宽：2520mm","43500","豫2018007","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3554,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","濮阳市农发机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJS-2600","幅宽:2600m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","配套发动机型号：WP4.1G133E311，功率：98kW, ,排放阶段：第三阶段   幅宽：2600","43500","豫2018010","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3555,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","山东国丰机械有限公司","花生捡拾收获机","4HZ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走捡拾式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：6830×2800×3600；整机质量：4300kg；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：5800mm；作业速度：1.2-4.1km/h；工作幅宽：2600mm；\n摘果机构型式：纵轴流滚筒式；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：Φ650×2300mm；摘果机构摘辊个数：1个；捡拾机构型式：偏心弹齿式；捡拾机构长度：2600mm；清选机构型式：振动筛+风机；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：Φ892×253mm；集果机构集果方式：机械；集果机构果箱容积：1.4立方；轮胎规格前轮：11.2-24；轮胎规格后轮：207/80-15；前轮轮距：1808mm；后轮轮距：1436mm；轴距：2560mm；驾驶室类型：普通；变速箱型式：齿轮变速箱；制动器型式：毂式；\n集果方式机械：机械；单位面积燃油消耗量：≤43kg/hm2","43500","鄂2018090","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3556,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长宽高）：6520*2770*3060mm；整机质量：5250kg；最小离地间隙：260mm；工作幅宽：2500mm；分离机构：栅格式；摘果机构型式：纵向轴流钉齿滚筒式；捡拾机构型式：弹齿式；清选机构型式：风筛式；集果机构型式：风送式；轴距：2910mm；变速箱型式：机械式；制动器型式：盘式；","43500","鄂2018082","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3557,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南豪丰农业装备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJZZ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","型号名称：4HJZZ-2600型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式+捡拾+摘果；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；牌号型号：常柴牌4G33V16；结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷、四气门；气缸数量：4缸；标定功率：88kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6470×2835×3400mm；整机质量：5170kg；最小离地间隙：270mm；最小通过半径：右6100/右6900mm；作业速度：2.5～5km/h；作业小时生产率：≥0.54h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤35kg/h㎡；工作幅宽：2600mm；摘果机构型式：纵轴流辊筒；摘辊尺寸（直径×长度）；φ710×1997；摘辊个数：1个；捡拾机构：型式：弹齿式；长度：2600mm；清选机构：型式：振动筛+风机；风扇尺寸（直径×长度）：φ280×830；集果机构：集果方式：气力+果箱；果箱容积：2.5m3；轮胎规格前轮：15-24；后轮：10-15；轮距：前轮1920mm；后轮：1800mm；轴距：2900mm；作业挡位：Ⅰ-Ⅱ；驾驶室类型：有（简易式、普通式、封闭式）：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：盘式；集果方式：机械式；集蔓机构：集蔓方式：气力+蔓箱；蔓箱容积：5.2m3。","43500","鄂2018080","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3558,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","常州常发重工科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走轮式，工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：6370×2800×3610，工作幅宽（mm)：2600,摘果机构型式：纵向弧形刀齿滚筒与栅栏凹板式，摘辊尺寸（直径×长度）mm:710×2000,摘辊个数：1个，捡拾机构型式：凸轮捡拾齿式，捡拾机构长度（mm)：2600,清选机构型式：蜗壳弧形叶片切流离心式，风扇尺寸（直径×长度）mm：280×830，集果机构集果方式：气吹提升与果箱，集果箱容积（m3）：1.8，变速箱型式：机械式（3+1），制动器型式：液压盘式制动，轮胎：前15-24，后10-15","43500","苏农机（2018）第（0235）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[3559,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","潍坊中迪机械科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走 轮式；配套发动机生产企业：昆明云内动力股份有限公司；配套发动机牌号型号：YN4EL 120-30CR；配套发动机结构型式：立式、直列、增压中冷、电控高压共轨；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：85kW；配套发动机标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：6600×3000×3500mm；整机质量：5450kg；最小离地间隙：340mm；最小通过半径：6000mm；作业速度：0-3.2km/h；作业小时生产率：0.2-0.72hm2/h；单位作业量燃油消耗量：20-25kg/hm2；工作幅宽：2600mm；工作行数：\t4-8行；分离机构型式：逐稿筛片；分离机构工作面尺寸（长×宽）：2078×860mm；摘果机构型式：切流+横轴流；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：?650×1820；摘果机构摘辊个数：2（1切+1横）个；捡拾机构型式：伸缩齿式；捡拾机构长度：2660mm；清选机构型式：风筛式双层振动筛；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：?400×900mm；集果机构集果方式：斗式提升；集果机构果箱容积：\t2.5m3；轮胎规格 前轮：15-24；轮胎规格 后轮：10.0/75-15.3；轮距 前轮：1850mm；轮距 后轮：1745mm；轴距：2580mm；作业挡位：Ⅰ档；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式变速（3+1）；制动器型式： 摩擦片式；集果方式：机械；","43500","鄂2019034","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[3560,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","山东巨明机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走 轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6480×2860×3350mm；工作幅宽：2600mm；最小离地间隙：260mm；捡拾机构：偏心弹齿式；捡拾机构长度：2600mm；清选机构型式：离心式；变速箱型式：（3+1）×2机械组成式。","43500","鲁T2017102","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3561,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走轮式花生捡拾收获机；工作状态外形尺寸（长宽高）6520*2900*3570mm；最小离地间隙：280mm；捡拾机构型式：弹齿式；捡拾机构工作幅宽：2600mm；作物输送机构型式：链耙式；摘果机构型式：纵向轴流钉齿滚筒式；摘辊尺寸（外径*长度）直径710*2000；摘辊个数：1个;清选机构型式：风筛式；荚果输送机构型式：风送式；集果方式：机械式；秧蔓处理方式:集中；变速箱型式：机械+液压无级变速；驱动方式：4*2；制动器型式：盘式；轴距：2910mm；前/后轮距：前轮1912/后轮1760；前后轮胎规格：前轮15-24后轮10-15；","43500","鄂2019199","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3562,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南德昌机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","型号名称：4HZJ-2500型自走式花生捡拾收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):6280mm×2750mm×3320mm；整机质量:5250kg；最小离地间隙：270mm；最小通过半径：左5110mm、右7350mm；作业速度（km/h）1.44-6.01；作业小时生产率（h㎡/h）0.33～0.55；工作幅宽：2500mm；结构形式：自走式；前轮轮胎规格：15-24；后轮轮胎规格：10.0-15；前轮轮距：1918mm；后轮轮距：1768mm；轴距：2930mm；","43500","豫2017190","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3563,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南德昌机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500A","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","型号名称：4HZJ-2500A型自走式花生捡拾收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高）：6510mm×2750mm×3380mm；整机质量5260kg；最小离地间隙：250mm；最小通过半径：左7350mm 、右5150mm；作业速度（km/h）：1.37～6.65；作业小时生产率（hm2/h）：干收0.3～0.55；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤22.5；工作幅宽：2500mm；结构型式：自走式；轮胎规格前轮：15-24；轮胎规格后轮：10-15（选装10.0/75-15.3）；轮距前轮：1920mm；轮距后轮1806mm；轴距：2920mm；","43500","豫2018135","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3564,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","唐河县大华机械设备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式；配套发动机标定功率：88kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6540×2750×3315mm；最小离地间隙：270mm；工作幅宽：2500mm；摘果机构型式：纵轴流刀齿式滚筒+与栅栏凹版筛；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：Φ710×2000mm；\n捡拾机构型式：偏心弹齿式；捡拾机构长度：2500mm；清选机构型式：横流风机+振动筛；集果机构集果方式：气流吹送提升+果箱；集果机构果箱容积：2.35立方米；变速箱型式：机械式（3+1）+液压无极调速轮。","43500","豫2018012","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3565,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南瑞锋机械有限公司","自走轮式花生捡拾收获机","4HLJ-2600","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走轮式；含捡拾、输送、全喂入滚筒摘果、清选、集果箱、收集秧草箱（粉碎）等功能；捡拾宽2.6m；整机重量：5930kg;配套发动机型号：YC4A140-T300；额定功率：103kW；发动机结构型式：立式直列水冷四冲程、增加中冷；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：7090×2880×3360；最小离地间隙：250mm；摘果机构型式：切流刀齿式+轴流钉齿式；摘辊尺寸（直径×长度mm）:472×972、684×972、550×1513;摘辊个数：3个；捡拾机构型式：凸轮滑道滚筒齿式；清选机构型式：弧形叶片横流式风机+振动筛式；集果机构集果方式：管道风送式；果箱容积：2.4m3；变速箱型式：机械式（3+1档位）；集草机构集草方式：管道风送式。","43500","豫2018026","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3566,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","正阳县豫丰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构形式：自走式，配套功率：73.5kw，外形尺寸6500*2720*3430mm，整机质量：5300kg，工作幅宽：2500mm，作业速度：1.2-2.4km/h，作业小时生产率：0.3-0.6hm2/h。","43500","豫2018021","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3567,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式，配套发动机：88KW，工作状态外形尺寸：6485*2770*3420mm,整机质量：5250kg，工作幅宽：2500mm，最小离地间隙：260mm,摘穗机构：型式：纵向轴流刀齿式，摘辊尺寸710*2000，摘辊个数：1个。捡拾机构：型式：凸轮弹齿式，长度：2500mm。清选机构：型式：弧形叶片横流式，风扇尺寸：280*830，400*880,集果机构：集果方式：风送，果箱容积2.35m3，变速箱型式：机械式，制动器型式：盘式，轴距/轨距：2930mm.轮距：前1920mm,后1755mm.轮胎规格前/后：前15-24、后10-15.","43500","豫2018008","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3568,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500A","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式，配套发动机：103KW，工作状态外形尺寸：6485*2770*3420mm,整机质量：5250kg，工作幅宽：2500mm，最小离地间隙：260mm,摘穗机构：型式：纵向轴流刀齿式，摘辊尺寸710*2000，摘辊个数：1个。捡拾机构：型式：凸轮弹齿式，长度：2500mm。清选机构：型式：弧形叶片横流式，风扇尺寸：280*830，400*880,集果机构：集果方式：风送，果箱容积2.35m3，变速箱型式：机械式，制动器型式：盘式，轴距/轨距：2930mm.轮距：前1920mm,后1755mm.轮胎规格前/后：前15-24、后10-15.","43500","豫2018097","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3569,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","新乡市花溪科技股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.52m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","型号名称：4HZJ-2500型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机常柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：4G33V16；配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷、增压；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：88kW；配套发动机标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6840×2740×3360mm；整机质量：6200kg；最小离地间隙252mm；最小通过半径：左6360mm、右6200mm；作业速度：1.44-2.54km/h；作业小时生产率：0.33-0.60h㎡/h；工作幅宽：2520mm；摘果机构型式：弧形刀齿；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：Φ810×1850mm；摘果机构摘辊个数：1个；捡拾机构型式：凸轮捡拾齿式；捡拾机构长度：2520mm；清选机构型式：筛箱+风机；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：前风机：Φ350×780mm、后风机：Φ350×780mm；集果机构集果方式：果箱；集果机构果箱容积：2.5m3；轮胎规格：前轮：15-24、后轮10-15；轮距：前轮：2020mm、后轮：1860mm；轴距：2930mm；作业档位：快Ⅰ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式3+1；制动器型式：钳式制动器；集果方式：机械。","43500","豫2018075","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3570,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","获嘉县恒泽机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2500m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构形式：自走式；配套发动机标定功率：103KW;配套发动机标定转速:2300r/min;工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm:7480×2700×3450;工作幅宽（mm）:2500,摘果机构型式:横向轴流刀齿式、横向切流刀齿；摘果机构摘辊个数：4个；捡拾机构型式：凸轮弹齿式；捡拾机构长度（mm）：2500；清选机构型式：弧型叶片横流式；集果机构集果方式：风送；变速箱型式：机械式；制动器型式：盘式；","43500","鄂2019011","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3571,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","获嘉县恒泽机械有限公司","履带自走式花生捡拾收获机","4HDJ-2500","幅宽:2500m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：履带自走式；配套发动机标定功率：72KW，标定转速：2600r/min；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm:5975×2700×3130;最小离地间隙mm:300;最小通过半径mm:2100;工作幅宽mm:2500;摘果机构型式:横向轴流钉齿式、横向切流刀齿式;摘果机构摘辊个数:2：个；捡拾机构型式：凸轮弹齿式；捡拾机构长度mm:2500;清选机构型式:离心式;集果机构集果方式:风送。","43500","鄂2019012","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[3572,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","星光农机股份有限公司","自走式花生捡拾联合收获机","4HJD-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):否 ;","含捡拾、分离、摘果、集箱等功能,功率：74.8kW，结构型式：自走履带式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950mm×2885mm×2920mm；整机使用质量：2900kg；工作宽幅：2500mm；捡拾机型式：凸轮式弹齿捡拾器；捡拾机构长度：2500m，履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×400mm；驾驶室类型：无；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；集果方式：机械。","43500","鄂2019047","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3573,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","星光农机股份有限公司","自走式花生捡拾联合收获机","4HJD-2500J","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):否 ;","含捡拾、分离、摘果、集箱等功能,功率：74.8kW，结构型式：自走履带式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950mm×2885mm×2950mm；整机使用质量：3050kg；工作宽幅：2500mm；捡拾机型式：凸轮式弹齿捡拾器；捡拾机构长度：2500m，履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×400mm；驾驶室类型：普通；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；集果方式：机械。","43500","鄂2019047","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[3574,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","山东金大丰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2500；额定功率（kw）：103；额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：6560mm×2770mm×3420mm；整机质量（kg）：5250；前轮轮胎规格：15-24；后轮轮胎规格：10-15；前轮轮距（mm）：1920；后轮轮距（mm）：1755；轴距（mm）：2930；变速箱型式：机械式（3+1）；","43500","鄂2017218","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[3575,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","山东巨明机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600A","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6985×2860×3450mm；工作幅宽：2600mm；整机质量：5250kg；最小离地间隙：260mm；捡拾机构：偏心弹齿式；捡拾构机长度：2600mm；变速箱型式：（3+1）×2机械式。","43500","鲁T2018105","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[3576,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","获嘉县富泰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJZ-2500","幅宽:2505m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","结构型式：自走式；配套发动机生产企业：新柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：4D32RT30；配套发动机结构型式：直喷直列水冷四冲程；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：73.5Kw；配套发动机标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6500×2730×3400（mm）；整机质量：5300Kg；最小离地间隙：250mm;最小通过半径:左转7700/右转7300（mm）；作业速度：0.85～1.7km/h；作业小时生产率：0.3～0.54hm2/h；工作幅宽：2505；摘果机构型式：纵向轴流刀齿式；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：800×2000（mm）；摘果机构摘辊个数：1个；捡拾机构型式：滑道弹齿式；捡拾机构长度：2490（mm）；清选机构型式：弧形叶片横流式风机+振动筛；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：350×820（mm）；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：402×878（mm）；集果机构集果方式：风送式；集果机构果箱容积：2.85m3 ;;轮胎规格前轮:15-24；轮胎规格后轮：10-15；轮距前轮：1975（mm）；轮距后轮：1745（mm）；轴距：2910（mm）；作业挡位：Ⅰ、Ⅱ挡；驾驶室类型有(简易式、普通式、封闭式）：普通式；变速箱型式：机械式(3+1)；制动器型式：盘式；集果方式机械：机械","43500","豫2018145","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3577,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南博德机械设备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","幅宽:2.5m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","产品型号规格：4HZJ-2500自走式花生捡拾收获机\n结构形式：自走式\n产品外形尺寸（长*宽*高）：6550*2800*3430\n整机质量：5250kg\n捡拾幅宽：2500mm\n最小离地间隙：260mm\n理论作业速度：1.12km/h-5.91km/h\n作业小时生产率：0.27h㎡/h-0.54h㎡/h\n单位面积燃油消耗量：≦22.5kg/h㎡","43500","豫2018074","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[3578,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","3m及以上往复式割草机","邢台市同德机械有限公司","割草机","9GSQ-4.2","形式:往复式 ;割幅:4.2m;","结构型式：往复式，割幅：4.2m，挂接方式：牵引式。","2500","冀2017T—088（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3579,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上往复式割草压扁机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","割草压扁机","488","形式:往复式 ;割幅:2.8m;带压扁装置:是 ;","结构型式（挂接方式）：牵引式；结构质量（kg）：1253；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4064×4172×1067；压扁辊型式：咬合式碾压辊","4600","黑垦鉴2018046(续)","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[3580,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.3m以下旋转式割草机","定西市三牛农机制造有限公司","割草机","CG-430","形式:旋转式 ;割幅:0.3m;","结构型式(挂接方式):旋转式(斜挂式)；结构质量(kg):9；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1930X630X580；刀盘数量:1个；压扁辊型式:无；配套动力范围(kW):1.25；刀盘转速(r/min):6500.","320","甘农机2017123","2021-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[3581,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.3m以下旋转式割草机","上海世达尔现代农机有限公司","盘式旋转割草机","9GXD-1.3","形式:旋转式 ;割幅:1.25m;","割幅：1.25m","320","沪2016-004","2020-12-31","非通用类","上海市",""]
[3582,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","潍坊悍马农业装备有限公司","旋转割草机","4GZX-1.7","形式:旋转式 ;割幅:1.7m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3060×1500×950；结构质量kg：340；结构形式：旋转式；配套动力kW：29.4-44.1；割幅宽度m：1.7；挂接方式：三点后悬挂","4100","内蒙古2015-103","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[3583,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","潍坊福润得园林机械有限公司","割草机","9G-1.65","形式:旋转式 ;割幅:1.65m;","结构型式：旋转式；挂接方式：三点悬挂；型号名称：9G-1.65；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1070X3000X1100；结构质量：340Kg；割幅：1.65m;刀盘数量：2个；刀盘转速：1620r/min","4100","黑垦鉴2019127","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[3584,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转割草机","9GX-1.7","形式:旋转式 ;割幅:1.7m;","结构形式：旋转式，挂接方式：后三点悬挂，割幅宽度：1.7m，刀盘转速：3050r/min，配套动力：26-30kW","4100","冀2016T—353","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[3585,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转割草机","9GZX-1.7","形式:旋转式 ;割幅:1.7m;","结构形式：旋转式，挂接方式：后三点悬挂，割幅宽度：1.7m，刀盘转速：2640r/min，配套动力：≥30kW","4100","冀2017T—147（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3586,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转式割草机","9GX-1.7","形式:旋转式 ;割幅:1.7m;","割幅宽度：1.7m；旋转式","4100","黑垦鉴2018061","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[3587,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","上海世达尔现代农机有限公司","盘式旋转割草机","9GXD-1.7","形式:旋转式 ;割幅:1.62m;","割幅：1.62m","4100","沪2016-005","2020-12-31","非通用类","上海市",""]
[3588,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转割草机","9GX-2.1","形式:旋转式 ;割幅:2.1m;","结构形式：旋转式，挂接方式：后三点悬挂，割幅宽度：2.1m，刀盘数量：5个，刀盘转速：3050r/min，配套动力：30-37kW","7200","冀2017T—149","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3589,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转割草机","9GX-2.4","形式:旋转式 ;割幅:2.4m;","结构形式：旋转式，挂接方式：后三点悬挂，割幅宽度：2.4m，刀盘数量：6个，刀盘转速：3050r/min，配套动力：37-44kW","7200","冀2017T—150","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3590,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转割草机","9GX-2.2","形式:旋转式 ;割幅:2.2m;","割幅宽度：2.2m；旋转式\n.","7200","冀2018T—172","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[3591,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转式割草机","9GX-2.6","形式:旋转式 ;割幅:2.6m;","割幅宽度：2.6m；旋转式","7200","黑垦鉴2018062","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[3592,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆盘旋转式割草机","9GX-2.2","形式:旋转式 ;割幅:2.25m;","结构形式（挂接方式）：悬挂式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1680mm*4110mm*1190mm,割幅2.25m,刀盘数量5个","7200","内蒙古2018-047","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3593,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆盘旋转式割草机","9GX-2.6","形式:旋转式 ;割幅:2.7m;","结构形式（挂接方式）：悬挂式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*4380mm*1385mm,割幅2.7m,刀盘数量6个","7200","内蒙古2018-048","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3594,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","上海世达尔现代农机有限公司","盘式旋转割草机","9GXD-2.4","形式:旋转式 ;割幅:2.36m;","割幅：2.36m","7200","沪2016-006","2020-12-31","非通用类","上海市",""]
[3595,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊悍马农业装备有限公司","旋转割草机","4GZX-3.0","形式:旋转式 ;割幅:3.0m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×1500×950；结构质量kg：450；结构形式：旋转式；配套动力kW：40.4-66.1；割幅宽度m：3.0；挂接方式：三点后悬挂","29900","内蒙古2015-104","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[3596,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转割草机","9GX-2.8","形式:旋转式 ;割幅:2.8m;","结构形式：旋转式，挂接方式：后三点悬挂，割幅宽度：2.8m，刀盘数量：7个，刀盘转速：3050r/min，配套动力：44-52kW","29900","冀2017T—151","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[3597,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","天津沃农农业机械有限公司","割草机","9GZX-3.0","形式:旋转式 ;割幅:3m;","结构型式：旋转式；挂接方式：三点后悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：800×4600×900；割幅m：3.0；作业速度范围km/h:4～6；刀盘转数量：7个；刀盘转速r/min：3500；配套动力范围kW:40.4～66.1；","29900","黑垦鉴2019126","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[3598,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转割草机","9GX-3.0","形式:旋转式 ;割幅:3.0m;","割幅宽度：3.0m；旋转式","29900","冀2018T—171","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[3599,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草压扁机","格兰农业设备（大庆）有限公司","圆盘式割草压扁机","4328LT","形式:旋转式 ;割幅:2.8m;带压扁装置:是 ;","结构型式：圆盘旋转式；挂接方式：牵引式；型号名称：4328LT圆盘式割草压扁机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5600×4990×1700；结构质量（kg）：1820；割幅（m）：2.8; 作业速度范围(km/h): 6~10; 刀盘数量:7; 刀盘转速r/min: 3000; 压扁辊型式: 打击尺式; 压扁辊转速r/min: 900; 配套动力范围kW: ≥73.5","12600","黑垦鉴2018002（续）","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[3600,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","格兰农业设备（大庆）有限公司","圆盘式割草压扁机","4332LR","形式:旋转式 ;割幅:3.2m;带压扁装置:是 ;","结构型式：圆盘旋转式；挂接方式：牵引式；型号名称：4332LR圆盘式割草压扁机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5650×3750×1700；结构质量（kg）：1954；割幅（m）：3.2; 作业速度范围(km/h): 0~14; 刀盘数量:8; 刀盘转速r/min: 3000; 压扁辊型式:压扁辊式; 压扁辊转速r/min: 900; 配套动力范围kW: ≥80","46500","黑垦鉴2018003（续）","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[3601,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","割草机","DEBORA PRO T 300","形式:旋转式 ;割幅:3m;带压扁装置:是 ;","结构型式：旋转式；挂接方式：牵引式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：6600×3500×1740mm；结构质量：2100kg；割幅：3m；作业速度范围：≥10km/h；刀盘数量：7个；刀盘转速：3078r/min；压边辊型式：橡胶圆辊；压边辊转速：827r/min；配套动力范围：≥66.2kW。","46500","黑垦鉴2019084","2023-12-31","非通用类","山东青岛",""]
[3602,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","牵引式圆盘割草压扁机","9GYQ-3.0","形式:旋转式 ;割幅:2.9m;带压扁装置:是 ;","结构形式（挂接方式）：牵引式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6000mm*3500mm*2000mm；割幅：2.9m；刀盘数量：7个；压扁辊型式：橡胶压扁辊","46500","内蒙古2018-037","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3603,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","割草压扁机","9G-3.1（H7230）","形式:旋转式 ;割幅:3.1m;带压扁装置:是 ;","结构型式（挂接方式）：牵引式；结构质量（kg）：1850；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5620×5475×1560；刀盘数量：8；压扁辊型式：咬合式碾压辊","46500","黑2017047","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[3604,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆盘旋转式割草压扁机","9GYX-3.5T","形式:旋转式 ;割幅:3.46m;带压扁装置:是 ;","结构形式（挂接方式）：牵引式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6200mm*5500mm*1800mm,割幅3.46m,刀盘数量8个，压扁辊形式:橡胶对辊式","46500","内蒙古2018-030","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3605,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆盘旋转式割草压扁机","9GYX-3.0T","形式:旋转式 ;割幅:3.0m;带压扁装置:是 ;","结构形式（挂接方式）：牵引式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6000mm*4800mm*1800mm,割幅3.0m,刀盘数量7个，压扁辊形式:橡胶对辊式","46500","内蒙古2018-029","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3606,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆盘旋转式割草压扁机","9GYX-3.0","形式:旋转式 ;割幅:3.0m;带压扁装置:是 ;","结构形式（挂接方式）：前悬挂式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*3700mm*1500mm,割幅3.0m,刀盘数量7个，压扁辊形式:橡胶对辊式","46500","内蒙古2018-028","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3607,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆盘旋转式割草压扁机","9GYX-8.0","形式:旋转式 ;割幅:8.3m;带压扁装置:是 ;","结构形式（挂接方式）：前后悬挂组合式，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：前部割草装置：1750mm*3700mm*1500mm后部装置：2600mm*8500mm*1300mm结构质量（kg）：2020,割幅8.3m,刀盘数量21个，压扁辊形式:橡胶对辊式","46500","内蒙古2018-031","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[3608,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","盘式割草压扁机","H7220","形式:旋转式 ;割幅:2.8m;带压扁装置:是 ;","结构型式（挂接方式）：牵引式；结构质量（kg）：1787；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4520×5230×1350；刀盘数量：7；压扁辊型式：咬合式碾压辊","46500","黑2016050","2020-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[3609,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ70-100","捡拾宽度:1m;","捡拾器宽度：100cm\n捡拾器结构形式：弹齿式卷压\n滚筒数量：10个\n工作状态外形尺寸：1500*1300*1350?mm\n配套功率22.1-36.7","7300","鄂2017056","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3610,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","TYSL70100","捡拾宽度:1m;","捡拾器宽度:1000mm,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒转速:350~400r/min,卷压滚筒数量:13个,工作状态外型尺寸（长×宽×高）:2150×1560×1350mm,配套动力:14.7～29.4kW","7300","2018TJ367","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3611,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;","型号：9YG-0.9；捡拾器宽度mm:900;捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速 r/min:325；卷压滚筒数量：12；工作状态外形尺寸(长X宽×高)mm：2040×1650×1640；","7300","豫2018126","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3612,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-1000","捡拾宽度:0.935m;","配套动力范围（kW）：25.7-40.4kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1320mm×1700mm×1270mm；结构质量（kg）563kg；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：935mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：600mm×900mm ；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：12个；捡拾宽度：935mm","7300","鄂2019146","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3613,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","山东裕田机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.0","捡拾宽度:1.0m;","9YQ-1.0型圆草捆打捆机捡拾宽度为1.0米，该机器结构形式为弹齿式，卷压辊筒数量为12个，工作状态尺寸为长2.4米（牵引作业状态），宽1.7米，高1.3米，配套动力大于等于30千瓦。","7300","部20180768","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3614,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;","型号  /  9YG-0.9    捡拾器宽度   mm   900    捡拾器结构型式  /  弹齿\n卷压滚筒转速   r/min  278   卷压滚筒数量  个  12\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm  2120×1660×1640\n配套动力非固定式  kW  22.1～36.8","7300","豫2017045","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3615,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","捡拾圆捆机","4YQ-100-65","捡拾宽度:1m;","捡拾器宽度：1000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：310-340r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1735×1500×1395；配套动力：≥13.2kw","7300","2019TJ016","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3616,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-910","捡拾宽度:0.91m;","捡拾器宽度：910mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：213 r/min；卷压滚筒数量：12个； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×1780×1300 mm;配套动力：≥25 kw","7300","鄂2018075","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3617,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","博兴县向昌农机制造有限公司","圆型秸草捡拾打捆机","9YK8050","捡拾宽度:0.7-1.2m;","型号9YK8050；捡拾宽度800mm；卷压滚筒转速280r/min；卷压滚筒数量9个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1240×1500×1550mm；配套动力14~35kw。","7300","黑垦鉴2015067","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3618,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","圆草捆打捆机","9YKD50","捡拾宽度:0.8m;","捡拾器宽度:0.8m；卷压滚数量10个；卷压滚筒转速:200r/min；工作状态外形尺寸:1150×1300×1200mm；配套动力:14.7~36.7kw","7300","部2015461","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3619,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","圆草捆打捆机","9YKD60","捡拾宽度:0.8m;","捡拾器宽度:0.8m；卷压滚筒数量12个；卷压滚筒转速:200r/min；工作状态外形尺寸1300×1300×1350mm；配套动力:22.1~36.7kw；","7300","部2015460","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3620,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","浙江新昌力丰农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-700","捡拾宽度:0.7m;","捡拾器宽度：700mm，\n捡拾器结构型式：弹齿捡拾式，\n卷压滚筒数量：12个，\n工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1300 X 1450 X 1250mm，\n配套动力：22.0～36.8kw","7300","苏农机（2017）第（0294）号","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[3621,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;","型号：9YG-0.9，捡拾器宽度：0.9m，捡拾器结构型式：弹齿，卷压滚筒转速：278r/min，卷压滚筒数量：12个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2040mm×1650mm×1640mm，配套动力：22.1～36.8kw","7300","豫2017044","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3622,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;","型号：9YG-0.9 捡拾器宽度：900mm    捡拾器结构型式：弹齿式  卷压滚筒转速：325r/min卷压滚筒数量：12个  工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2100×1650×1620mm  配套动力：18.4～36.8kw","7300","豫2018125","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3623,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","圆草捆捡拾压捆机","9Y-0.9A","捡拾宽度:0.9m;","捡拾器宽度：0.9m","7300","豫2017041","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3624,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","山东一能九信农牧装备有限公司","圆草捆（捡拾）打捆机","9YK-8070","捡拾宽度:0.8m;","捡拾器宽度：0.8m；卷压滚筒转速：198r/min；卷压滚筒数量：12个；工作状态外型尺寸（长*宽*高）：1300mm×1300mm×1350mm；","7300","部2015432","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3625,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊俊捷现代农业装备有限公司","圆草捆打捆机","YHL870","捡拾宽度:0.7m;","捡拾器宽度：700mm","7300","部20170114","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3626,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊俊捷现代农业装备有限公司","圆草捆打捆机","YHL1070","捡拾宽度:1m;","捡拾器宽度：1000mm","7300","部20170115","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3627,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YGQ-600","捡拾宽度:0.708m;","捡拾宽度:0.708m；卷压滚筒转速（r/min）：200；卷压滚筒数量：12个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1360×1400×1230；配套动力：18.4-36.8kW；驱动方式：拖拉机牵引。","7300","2015TJ532","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3628,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊鲁腾机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK8070","捡拾宽度:800m;","捡拾器宽度mm：800\n卷压滚筒转速r/min：180～230\n卷压滚筒数量个：12\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：1250×1100×1150\n配套动力kW：18.4～36.8","7300","黑垦鉴2015081","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3629,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊鲁腾机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK8050","捡拾宽度:800m;","捡拾器宽度mm：800\n卷压滚筒转速r/min：180～230\n卷压滚筒数量个：12\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：1250×1100×1150\n配套动力kW：18.4～36.8","7300","黑垦鉴2015080","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3630,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","淄博宾恒机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-1.8","捡拾宽度:1.80m;","捡拾宽度1.8m","7300","部20190160","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3631,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","淄博宾恒机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-2.3","捡拾宽度:2.35m;","捡拾宽度2.35m","7300","部20190178","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3632,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9JYD-50(MRB0850)","捡拾宽度:0.7m;","捡拾宽度：0.7m","7300","沪2016-025","2020-12-31","通用类","上海市",""]
[3633,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9JYD-60(MRB0870)","捡拾宽度:0.7m;","捡拾宽度：0.7m","7300","沪2016-026","2020-12-31","通用类","上海市",""]
[3634,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9JYQ-85(TRB0910)","捡拾宽度:0.901m;","捡拾宽度：0.901m","7300","沪2017-015","2021-12-31","通用类","上海市",""]
[3635,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","新乡市正鑫农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YJY-0.9","捡拾宽度:0.9m;","捡拾宽度:0.9m","7300","豫2017046","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3636,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ—130","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度 mm :1300 ;捡拾器结构型式 / 甩刀式; 卷压滚筒转速 r/min: 320 ;卷压滚筒数量 个: 15 ;工作状态外型尺寸:（长×宽×高） mm 2550×1800×1600; 配套动力 kW: 40.4～58.8","7300","部20190197","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3637,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ50-80","捡拾宽度:0.8m;","捡拾器宽度：80cm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n卷压滚筒数量：10个\n工作状态外形尺寸：1150*1300*1200mm\n配套功率14.7-36.7","7300","鄂2017055","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3638,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-1.3","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n卷压滚筒数量：15个\n工作状态外形尺寸：2700*1680*1300mm\n配套功率37-45","16000","鄂2018112","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3639,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","型号：9YQ-2250；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：锤爪式选装：甩刀式；卷压滚筒数量：23个；工作外形尺寸：3350×2650×1960mm；配套动力：≥73.5kW。","16000","GZNJ/TJ 2019-105","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3640,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000","捡拾宽度:2.0m;","型号：9YQ-2000；捡拾宽度：2000mm；捡拾器结构型式：锤爪式选装：甩刀式；卷压滚筒数量：23个；工作外形尺寸：3330×2410×1960mm；配套动力：≥73.5kW。","16000","GZNJ/TJ 2019-104","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3641,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YQ-2200；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式选装：甩刀式；卷压滚筒：数量：15个；工作外形尺寸：3030×2600×1500mm；配套动力：≥66.2kW。","16000","GZNJ/TJ 2019-057","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3642,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","型号：9YQ-1800；捡拾宽度：1800mm；捡拾器结构型式：锤爪式选装：甩刀式；卷压滚筒数量：15个；工作外形尺寸：3030×2200×1510mm；配套动力：≥58.8kW。","16000","GZNJ/TJ 2019-056","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3643,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;","型号：9YQ-1250；捡拾宽度：1250mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：13个；工作外形尺寸：2230×1850×1340mm；配套动力：≥30kW。","16000","GZNJ/TJ 2019-054","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3644,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","型号：9YQ-1300；捡拾宽度：1300mm；捡拾器结构型式：锤爪式选装：甩刀式；卷压滚筒数量：15个；工作外形尺寸：3030×1700×1520mm；配套动力：≥44.2kW。","16000","GZNJ/TJ 2019-055","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3645,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9Y-70125","捡拾宽度:1.25m;","捡拾器宽度:1250mm,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒转速:350~400r/min,卷压滚筒数量:13个,工作状态外型尺寸（长×宽×高）:2380×2110×1440mm,配套动力:32~40kW","16000","黑垦鉴2017099","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3646,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-130","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度:1300mm,捡拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒转速:350~400r/min,卷压滚筒数量:13个,工作状态外型尺寸（长×宽×高）:2920×1580×1450mm,配套动力:45~55kW","16000","黑垦鉴2017101","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3647,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","配套动力范围（kW）：40.4-66.1kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2410mm×1780mm×1540mm；结构质量（kg）1275kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1300mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm ；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：13个；捡拾宽度：1300mm","16000","鄂2019150","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3648,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.39A","捡拾宽度:1.39m;","卷压滚筒转速  r/min 325   型号 /  9YG-1.39A    卷压滚筒数量  个   12     捡拾器结构型式 /  弹齿捡拾器     配套动力   kW  22.1～36.8\n捡拾器宽度  mm   1390    工作状态外形尺寸(长×宽×高)   mm  2012×1735×1685","16000","豫2018024","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3649,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:1.3m;","卷压滚筒转速   r/min  457   捡拾器结构型式  /  甩刀式   配套动力  kW  36.8～73.5   型号  /   9YG-1.3\n卷压滚筒数量   个  12    捡拾器宽度   mm   1300\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)  mm   2445×1700×1750","16000","豫2018047","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3650,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东裕田机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.2","捡拾宽度:1.2m;","9YQ-1.2型圆草捆打捆机捡拾宽度为1.2米，该机器结构形式为弹齿式，卷压辊筒数量为12个，工作状态尺寸为长2.4米（牵引作业状态），宽1.9米，高1.3米，配套动力大于等于30千瓦。","16000","部20180767","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3651,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.1","捡拾宽度:1.52m;","1、型号：9YG-1.1型，\n2、捡拾宽度：1520mm，\n3、卷压滚筒转速：124r/min，\n4、卷压滚筒数量：16个，\n5、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4300mm×2150mm×2100mm，\n6、配套动力：≥66kW","16000","部20170087","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3652,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;","捡拾器宽度：1250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1950×1750×1510；配套动力:≥29.5kw。","16000","GZNJ/TJ 2019-028","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3653,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2740×1750×1480；配套动力:≥36.8kw。","16000","GZNJ/TJ 2019-026","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3654,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","黑龙江省福丰机械制造有限公司","秸秆切割揉碎圆草捆打捆机","9YYG-70100","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度:1300mm；捡拾器结构形式:甩刀式；卷压滚筒数量:15；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2300mm×1600mm×1600mm；配套动力:≧36.7kw;卷压筒转速：186r/min","16000","黑2017015","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3655,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9TY1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：14个","16000","鄂2019129","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3656,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","安徽银穗农业机械制造有限公司","圆草捆捡拾打捆机","4JSDK-1.2","捡拾宽度:1.2m;","捡拾器宽度：1200 mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n卷压滚筒数量：13个\n工作状态外型尺寸：2250*1740*1440mm\n配套动力：36.8-51.5KW\n喂入口尺寸：1200mm","16000","2018TJ348","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3657,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.40","捡拾宽度:1.4m;","型号：9YG-1.40，捡拾器宽度：1.4m，捡拾器结构型式：甩刀捡拾器，卷压滚筒转速：325r/min，卷压滚筒数量：12个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1995mm×1760mm×1740mm，配套动力：44.1～62.5kw","16000","豫2018043","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3658,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.35","捡拾宽度:1.35m;","型号：9YG-1.35，捡拾器宽度：1.35m，捡拾器结构型式：弹齿，卷压滚筒转速：325r/min，卷压滚筒数量：12个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1580mm×1740mm，配套动力：22.1～36.8kw","16000","豫2017068","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3659,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.45","捡拾宽度:1.45m;","型号:9YG-1.45 捡拾器宽度: 1450 mm 捡拾器结构型式: 弹齿滚筒式  卷压滚筒转速:  325r/min 卷压滚筒数量: 14个 工作状态外型尺寸（长×宽×高）: 2610×1700×1800 mm 配套动力 :36.8～58.8kW","16000","鄂2019193","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3660,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGF-1.8","捡拾宽度:1.8m;","（自愿降档）型号：9YGF-1.8  捡拾器宽度：1800mm 捡拾器结构型式：甩刀式 卷压滚筒转速：325r/min 卷压滚筒数量：12个    工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2930×2170×1610mm   配套动力：55.2-88.2kw","16000","鄂2019066","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3661,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊华亨农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾宽度：1.3m，捡拾方式：甩刀式","16000","鄂2019094","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3662,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","江苏东洋机械有限公司","方草捆打捆机","TYB2088","捡拾宽度:1.45m;","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.45","16000","苏农机（2017）第（0397）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3663,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1000","捡拾宽度:1.57m;","捡拾宽度（m）：1.57","16000","2017TJ391","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3664,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","牵引式方草捆打捆机","9YFQ-1.65","捡拾宽度:1.65m;","捡拾器宽度：1650mm；打捆活塞速度：93次/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：5440×2735×1880；配套动力：≥37kW","16000","部20152290","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3665,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:1.68m;","捡拾器宽度：1680mm；卷压滚筒数量：14个；卷压滚筒转速：150r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4100mm*2600mm*2250mm；配套动力：＞35kw","16000","黑垦鉴2015069","2019-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3666,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆捡拾压捆机","9JYD-1680A","捡拾宽度:1.68m;","1、外形尺寸:2600×2200×1500mm；2、配套动力:≥55kW；3、捡拾宽度:1.68m。","16000","2016TJ107","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3667,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","开封市富农机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YDJ-1260","捡拾宽度:1.26m;","草捆形状：圆捆；捡拾宽度（m）：1.26；捡拾器结构型式：弹齿式；配套动力：35-80kW","16000","鄂2019105","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3668,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-0.7","捡拾宽度:1.8m;","1、型号名称：9YY-0.7圆草捆打捆机2、捡拾器宽度:1800mm；3、捡拾器结构形式:甩刀式；4、卷压滚筒转速:320r/min；5、卷压滚筒数量:13个；6、工作状态外形尺寸(长x宽x高):2260x2200x1360mm；7、配套动力:55.8-88.2kW.","16000","鄂2019037","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3669,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;","拾器宽度（ mm） 1250； 捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ； 卷压滚筒数量 （个) 15； 工作状态外形尺寸（ mm） 1700×1750×1550； 配套动力 kW ≥29.5。","16000","GZNJ/TJ 2019-039","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3670,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm: 2740×1750×1480 ；配套动力:≥36.8kw。","16000","GZNJ/TJ 2019-017","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3671,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;","捡拾器宽度：1250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1950×1750×1510；配套动力:≥29.5kw。","16000","GZNJ/TJ 2019-019","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3672,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-13","捡拾宽度:1.35m;","捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1350；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：德国53321双面打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5000×2146×1854；配套动力（kW）：26","16000","辽2017008","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3673,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-16","捡拾宽度:1.6m;","捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1600；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：强制脱扣型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：4740×2240×1570；配套动力（kW）：25.7","16000","辽2015043","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3674,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1010A","捡拾宽度:1.6m;","规格型号：9YY-1010A；捡拾器宽度mm：1600；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：135；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3545×2190×2070；配套动力kW:≥66.2（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：1600","16000","2017TJ483","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3675,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊中机伟诺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度（mm）:1300；捡拾器结构型式\t：甩刀式；卷压滚筒数量（个）：14；工作外形尺寸（mm）:2400×1700×1250；配套动力（kw）: ≥36.8","16000","鄂2019178","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3676,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-1.6","捡拾宽度:1.6m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm","16000","内蒙古2018-045","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3677,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.6","捡拾宽度:1.6m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm","16000","内蒙古2018-043","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3678,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","圆草捆打捆机","4YK-1800","捡拾宽度:1.8m;","型号 / 4YK-1800 \n捡拾器宽度 mm 1800 \n捡拾器结构型式 / 甩刀式 \n卷压滚筒数量 个 14 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 2450mm×2210mm×1350mm \n配套动力固定式 kW / \n配套动力非固定式 kW ≥36.8","16000","部20190189","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3679,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎圆草捆打捆机","4YQ-168","捡拾宽度:1.68m;","捡拾器宽度：1680mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：340r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：2750×2150×1420；配套动力：≥55kw","16000","2019TJ186","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3680,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","滁州禾田农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9Y-110A(RB1100)","捡拾宽度:1.58m;","型号：9Y-110A(RB1100)；捡拾器宽度：1580mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：131r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3640×2260×2110mm；配套动力：≥66.2kW（轮式拖拉机）。","16000","2018TJ659","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3681,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","郑州豫飞达机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","4JSDK-1.2","捡拾宽度:1.2m;","结构尺寸(长*宽*高)2360×1650×1550(㎜),配套动力22.1(KW),捡拾器宽度1200(MM),捡拾器结构型式弹齿,卷压滚筒转速300(R/MIN),卷压滚筒数量13(个)","16000","豫2017048","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3682,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：2740×1750×1480；捡拾器宽度mm：1300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：320；卷压滚筒数量个：15；配套动力非固定式kW：≥44.1","16000","GZNJ/TJ 2019-080","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3683,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1950×1750×1510；捡拾器宽度mm：1250；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：320；卷压滚筒数量个：15；配套动力非固定式kW：≥29.5","16000","GZNJ/TJ 2019-079","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3684,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:1.67m;","捡拾器宽度：1670mm，卷压滚筒数量：14个，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3780mm×2560mm×2380mm，捡拾器结构型式：弹齿式，非固定式配套动力：40.4-66.1kW。","16000","内蒙古2018-092","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3685,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","河北中农博远农业装备有限公司","圆草捆机","92YG0.9","捡拾宽度:1.452m;","捡拾器宽度1510mm；转压滚筒转速：104r/min;卷压滚筒数量：11；外形尺寸:3600mm*2330mm*2100mm；配套动力:≥28kw","16000","2015T—049(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[3686,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","河北中农博远农业装备有限公司","圆草捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:1.602m;","捡拾器宽度1600mm；圈压滚筒转速:138r/min；圈压滚筒数量:15；外形尺寸（长*宽*高）:4600mm*2430mm*2430mm；配套动力:≧40kw","16000","冀2017T—319（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3687,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.5","捡拾宽度:1.5m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1500mm","16000","部20160387","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3688,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:2400*2200*1400 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:40.4~58.8 捡拾器宽度（mm）:1800 捡拾器结构型式:甩刀式 卷压滚筒转速（r/min）:320 卷压滚筒数量（个）:15 型号:9YQ-1800 物料名称:玉米秸秆 草条宽度（mm）:1098 环境温度℃:9 捆绳材料:麻绳 地形:平坦","16000","部20180441","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3689,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","牙克石市兴农农机具制造有限公司","牧草秸秆圆捆机","92YG-1.2","捡拾宽度:1.65m;","型号：92YG-1.2；捡拾器宽度：1650mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4580mm*2570mm*2240mm；非固定式配套动力：≥29.4kw","16000","内蒙古2018-053","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3690,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","1.拾取宽度：1300mm； 2.捡拾器结构形式：甩刀式； 3.卷压滚筒转速：320r/min； 4.卷压滚筒数量：15个； 5.工作状态外形尺寸(mm)：2760×1680×1450； 6.配套动力：≥40.4kw","16000","吉农机鉴2018-013","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3691,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","1.拾取宽度：1800mm； 2.捡拾器结构形式：甩刀式； 3.卷压滚筒转速：320r/min； 4.卷压滚筒数量：15个； 5.工作状态外形尺寸(mm)：2500×2180×1480； 6.配套动力：≥58.8kw（自愿降档）","16000","吉农机鉴2018-012","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3692,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东奥翔农业机械设备股份有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YD6080","捡拾宽度:1.5m;","捡拾器宽度：1500mm；卷压滚筒转速：260r/min；卷压滚筒数量：11个；工作状态外形尺寸(长x宽x高)：3560mmx1820mmx1680mm；配套动力≥36.8kw","16000","部20160391","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3693,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9Y-80125","捡拾宽度:1.25m;","捡拾器宽度:1250mm,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒转速:350~400r/min,,卷压滚筒数量:14个,工作状态外型尺寸（长×宽×高）:2600×2110×1750mm,配套动力:40~50kW","16000","黑垦鉴2017100","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3694,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1720","捡拾宽度:1.72m;","捡拾器宽度：1720mm；捡拾器结构型式：甩刀式；配套动力：≥55kw；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2770mm*2150mm*1400mm","16000","部20180784","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3695,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；配套动力：≥28kw；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2770mm*1700mm*1400mm","16000","部20180785","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3696,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","河北运田农业机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-130","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm，捡拾器结构形式：甩刀式；卷压筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长*宽*高）：2400mm*1650mm*1450mm；配套动力：25.7-40.4kW","16000","部20180829","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3697,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm","16000","部20190131","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3698,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm","16000","部20190130","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3699,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm","16000","部20190127","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3700,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-130","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm","16000","部20190128","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3701,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5060","捡拾宽度:1.65m;","作业方式：移动式，草捆形状：方捆，捡拾宽度（m）：1.65","16000","黑垦鉴2019007（续）","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3702,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","新乡市正鑫农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YJY-1.22","捡拾宽度:1.22m;","捡拾宽度:1.22m","16000","豫2017047","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3703,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东富垠农业科技有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YQ-2200A","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量（个）：15；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2650×2700×1500；配套动力（kW）：66.1~99.2；","16000","GZNJ/TJ 2019-110","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3704,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ—215","捡拾宽度:2.15m;","捡拾器宽度 mm 2150 ;捡拾器结构型式 / 甩刀式; 卷压滚筒转速 r/min 320; 卷压滚筒数量 个 15; 工作状态外型尺寸（长×宽×高） mm 2550×2530×1600; 配套动力 kW 66.1～99.2.","16000","部20190196","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3705,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJ-0.7","捡拾宽度:1.9m;","捡拾宽度：1.9m； 捡拾器结构形式：甩刀式； 卷压滚筒转速：320r/min； 卷压滚筒数量：13个； 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2870mm×2300mm×1550mm； 配套动力：≥36kW","16000","吉农机鉴2018-022","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3706,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎圆草捆打捆机","4YQ-124","捡拾宽度:1.24m;","捡拾器宽度：1240mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：340r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：2350×1850×1420；配套动力：≥55kw","16000","2019TJ187","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3707,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120-70","捡拾宽度:1.2m;","捡拾器宽度：1200mm；卷压滚筒转速：340r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：2200×1750×1500； 配套动力：20.2-29.4kw","16000","2015TJ395","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3708,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n卷压滚筒数量：15个\n工作状态外形尺寸：2700*2150*1300mm\n配套功率45-60","28400","鄂2018113","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3709,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎收集方捆打捆机","9YFQS-2000","捡拾宽度:2m;","捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；压缩室截面尺寸（宽×高）：350mm×450mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750mm×3300mm×3560mm；配套动力：≥73.5kw","28400","部20180063","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3710,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","配套动力范围（kW）：40.4-66.1kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2470mm×2210mm×1480mm；结构质量（kg）：1410kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1800mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：15个；捡拾宽度：1800mm","28400","部20180778","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3711,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1.97m;","捡拾宽度:1.97m","28400","TJ-2018T-9","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3712,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.8","捡拾宽度:1.8m;","型号  /  9YG-1.8   卷压滚筒转速  r/min   457     捡拾器宽度  mm   1800工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm   2430×2220×1730\n捡拾器结构型式  /   甩刀式    配套动力   kW  66～103    卷压滚筒数量  个   12","28400","豫2018048","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3713,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","佳木斯市德瑞农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2.0","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm  \n捡拾器结构型式：弹齿式  \n卷压滚筒转速：200r/min   \n卷压滚筒数量：18个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：3980×2430×2400     \n配套动力：88.2-110.3","28400","黑垦鉴2018141","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3714,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;","1、型号，9YFQ-1.9型，\n2、捡拾宽度，1900mm，\n3、打捆活塞速度，100次/min，\n4、打结器类型，D型，\n5、工作状态外形尺寸（长×宽×高），4975mm×2550mm×1710mm，\n6、配套动力，≥20kW。","28400","部20152605","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3715,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.7m;","1、型号，9YFQ-1.7型，\n2、捡拾宽度，1700mm，\n3、打捆活塞速度，100次/min，\n4、打结器类型，D型，\n5、工作状态外形尺寸（长×宽×高），4975mm×2300mm×1710mm，\n6、配套动力，≥20kW。","28400","部20152604","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3716,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-180","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度:1800mm,捡拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒转速:350~400r/min,卷压滚筒数量:13个,工作状态外型尺寸（长×宽×高）:3080×2150×1580mm,配套动力:65~75kW","28400","黑垦鉴2017102","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3717,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江省福丰机械制造有限公司","秸秆切割揉碎圆草捆打捆机","9YYG-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度:1800mm；捡拾器结构形式:甩刀式；卷压滚筒数量:15；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2510mm×2150mm×1610mm；配套动力:≧44.2kw,卷压筒转速:120r/min","28400","黑2018005","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3718,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古蒙源机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","配套动力范围（kW）：40.4-66.1kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2470mm×2210mm×1480mm；结构质量（kg）：1410kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1800mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：13个；捡拾宽度：1800mm","28400","部20190170","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3719,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YFQ-1960","捡拾宽度:1.958m;","捡拾宽度:1.958m；打捆活塞速度（行程/min）：100；打结器类型：单结打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5200×2600×1700；配套动力：26kW；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","2015TJ531","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[3720,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","爱科（大庆）农业机械有限公司","捡拾压捆机","MF1839","捡拾宽度:1.782m;","捡拾宽度：1.782m；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2600×1750mm；配套动力（拖拉机）：≥26kw","28400","黑2016009","2020-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3721,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9TY2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：14个","28400","鄂2019130","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3722,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结构形式：甩刀式；卷压滚筒转速：213 r/min；卷压滚筒数量：14个； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2400×2180×1340 mm；配套动力≥51 kw","28400","鄂2018074","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3723,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽银穗农业机械制造有限公司","方草捆捡拾打捆机","9YG-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800 mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460*360\n工作状态外型尺寸：5000*2260*1680mm\n配套动力：36.8-51.5KW\n喂入口尺寸：1790mm","28400","2018TJ351","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3724,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽银穗农业机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YGQ-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800 mm\n捡拾器结构型式：甩刀式\n卷压滚筒数量：13个\n工作状态外型尺寸：2910*2190*1500\n配套动力：73.5-88.2KW\n喂入口尺寸：1790mm","28400","2018TJ349","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3725,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院","方捆打捆机","4YF-1.7","捡拾宽度:1.71m;","配套动力：36～58kW；挂接型式：牵引式；最小离地间隙：340mm； 捡拾器宽度：1710mm；\n输送喂入器拨草叉数：4个；压捆室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；打结器单体数：2个；\n草捆重量：12-22kg；动力输出轴转速：540r/min；压实器冲程：780mm；\n草捆尺寸（长×宽×高）：（400-1100）mm×460mm×360mm。","28400","新2016057","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[3726,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆捡拾压捆机","9JYD-1980A","捡拾宽度:1.98m;","1、外形尺寸:3260×2530×1540mm；2、配套动力:≥65kW；3、捡拾宽度:1.98m。","28400","2016TJ287","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3727,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆捡拾压捆机","9JYD-1720A","捡拾宽度:1.72m;","1、外形尺寸:3175×2260×1540mm；2、配套动力:≥55kW；3、捡拾宽度:1.72m。","28400","2016TJ286","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3728,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司","跨行式方草捆压捆机","9YFH-2.2","捡拾宽度:1.98m;","捡拾器宽度：1980mm；打捆活塞速度：90行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7200mm×2750mm×1800mm；配套动力：≥80kw","28400","内蒙古2015-077","2019-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3729,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","格兰农业设备（大庆）有限公司","圆草捆打捆机","9Y-2.2","捡拾宽度:2.02m;","型号：9Y-2.2；捡拾器宽度（mm）：2020；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速（r/min）：161；卷压滚筒数量（个）：17；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：4500×2520×2400","28400","黑垦鉴2018030","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3730,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽省瑞保田农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","项目单位设计值\n型号名称/9YQ-2250型圆草捆打捆机\n捡拾器宽度mm2250\n捡拾器结构型式/甩刀式\n卷压滚筒转速r/min213\n卷压滚筒数量个14\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm2400×2650×1400（长度为机器最末端至前下悬挂点前端的距离）\n配套动力kW58.8-88.2","28400","鄂2019190","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3731,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4A","捡拾宽度:1.725m;","配套动力：≥70（非固定式）；捡拾器宽度：1725mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）:4100mm*2830mm*2340mm","28400","2018TJ059","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3732,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9C","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度:1.9m；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩式截面尺寸（长x宽x高）mm：360x460：打捆活塞往复速度:93次/min；工作状态外形尺寸(长X宽X高)mm:6100X3200X1700;配套动力;29.4~51.4kw","28400","黑垦鉴2018121","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3733,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","秸秆粉碎圆捆打捆机","9YJFY-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度:1.8m；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:200r/min；卷压滚筒数量19个；工作状态外形尺寸(长X宽X高)mm:3000X2200X1650；配套动力kw:58.8~88.2","28400","黑垦鉴2018117","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3734,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9Z","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度1.9m:捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量2个；压缩室截面尺寸(高X宽):360x460mm；配套动力≥36.6kw:；工作状态外形尺寸（长x宽x高）:4750x2450x1800mm；打捆活塞往复次数70~110次/min；","28400","黑垦鉴2017124","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3735,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-2.1","捡拾宽度:2.1m;","捡拾器宽度:2.1m；捡拾器结构型式： 弹齿式； 卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒转速:124r/min；配套动力: ≥100kw；工作状态外形尺寸（长x宽x高）:4950x2830x2400mm；","28400","黑垦鉴2017125","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3736,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度:1800mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量；15个；卷压滚筒转速：280-340r/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2730mm×2230mm×1520mm；配套动力：≥58.8kw；","28400","2019TJ050","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3737,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度1800mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器数量及类型：2个/D型；压缩室截面尺寸：365mm*457mm；工作状态外形尺寸：5540mm*2530mm*1700mm；配套动力：≥40kw；","28400","2018TJ058","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3738,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","喀什旺达机械制造有限责任公司","秸秆捡拾压捆机","9JYD-1720A","捡拾宽度:1.72m;","捡拾器宽度，mm:1720;捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量，个：15；配套动力，KW:≥55","28400","新2018051","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3739,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-2000","捡拾宽度:2.0m;","捡拾宽度（m）：2.0；","28400","2019TJ150","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3740,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南沃正实业有限公司","压捆机","9YKZ-1.9","捡拾宽度:1.962m;","捡拾器宽度：1962mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：蹄形；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4975×2550×1710mm；配套动力：44.1～66.2kW。","28400","豫2015025","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[3741,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽艾格瑞智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1250","捡拾宽度:1.96m;","型号：9YY-1250；捡拾器宽度mm：1960；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm:4300×2450×2300 ；配套拖拉机动力kW：≥73.5；捡拾宽度m：1.96","28400","2016TJ261","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3742,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽艾格瑞智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1010","捡拾宽度:1.72m;","型号：9YY-1010；捡拾器宽度mm：1720；卷压滚筒转速r/min：135 ；卷压滚筒数量：16个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：3500×2180×2080；配套拖拉机动力kW：≥66.2；捡拾宽度m：1.72","28400","2016TJ260","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3743,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度（mm):1900;捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：18；工作状态外形尺寸（mm):3962×2755×2298；配套动力（kW):≥73.5","28400","2018TJ592","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3744,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGF-2.3","捡拾宽度:2.3m;","（自愿降档）型号：9YGF-2.3  捡拾器宽度：2300mm    捡拾器结构型式：甩刀式  卷压滚筒转速：325r/min卷压滚筒数量：12个 工作状态外型尺寸（长×宽×高）：3020×2700×1650mm配套动力88.5-139.7kw","28400","鄂2019067","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3745,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊华亨农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度;1.8m,捡拾方式;甩刀式","28400","鄂2019095","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3746,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊久牧精工科技有限公司","圆草捆打捆机","9YGT-1.2","捡拾宽度:1.71m;","9YGT-1. 2圆草捆打捆机\n产品型号：9YGT-1. 2；\n捡拾器宽度（㎜）：1710；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n卷压滚筒数量（个）：14；\n工作状态外形尺寸：（㎜）：4450×2630×1950；\n配套动力（kW）：≥58.8.","28400","部20180328","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3747,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","牵引式捡拾方捆压捆机","9YS-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度（m）：1.8","28400","2017TJ404","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3748,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1000A","捡拾宽度:1.71m;","捡拾宽度（m）：1.71；","28400","2018TJ115","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3749,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","牵引式方捆打捆机","9YF-1900C","捡拾宽度:1.9m;","捡拾宽度（m）：1.9","28400","2016TJ215","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3750,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东优尼亚农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000","捡拾宽度:2m;","捡拾器结构型式:弹齿式  卷压滚筒转速:173r/min  卷压滚筒数量:17个  工作状态外形尺寸(长×宽×高):3900mm×2600mm×2280mm   配套动力:≥59kW\n捡拾器宽度:2000mm","28400","GZNJ/TJ 2019-103","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3751,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","捡拾压捆机","9YK-170","捡拾宽度:1.718m;","捡拾器宽度：1.718m;打捆活塞速度（行程/min）：100;打结器类型：D型;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5190mm×2320mm×1785mm;配套动力（kw）：≥29.4;","28400","部20170071","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3752,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","捡拾压捆机","9YK-193","捡拾宽度:1.982m;","捡拾器宽度：1.982m；打捆活塞速度（行程/min）：100;打结器类型：D型;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5190mm×2580mm×1785mm;配套动力（kw）：≥29.4;","28400","部20170069","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3753,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-1.92(MF1840)","捡拾宽度:1.928m;","捡拾器宽度：1928mm；打捆活塞速度：100次/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5180mm×2565mm×1651mm；配套动力：≥35kw","28400","部20152597","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3754,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.31(MF1844N)","捡拾宽度:1.969m;","捡拾器宽度：1969mm；打捆活塞速度：90次/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7520mm×2640mm×1790mm；配套动力：≥50kw","28400","部20152598","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3755,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8B","捡拾宽度:1.78m;","捡拾器宽度（mm):1780;捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：14；工作状态外形尺寸（mm):4200×2850×2300；配套动力（kW):≥40.4","28400","2017TJ656","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3756,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9A","捡拾宽度:1.94m;","型号：9YFQ-1.9A；捡拾器宽度：1940mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2400×1750mm；配套动力（非固定式）：62.5～80.9kW。","28400","鄂2019002","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3757,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;","型号：9YFQ-1.9；捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2610×1790mm；配套动力（非固定式）：51.5～73.5kW。","28400","鄂2018118","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3758,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东博豪农机技术服务有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","型号\t/\t9YQ-1800\n捡拾器宽度\tmm\t1800\n捡拾器结构型式\t/\t甩刀式\n卷压滚筒转速\tr/min\t320\n卷压滚筒数量\t个\t13\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）\tmm\t2470×2210×1480\n配套动力\tkw\t40.4~66.1","28400","鄂2019123","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3759,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北通田机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.907m;","捡拾器宽度:1907mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：470×350mm；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5200×2680×1770mm；配套动力：55.1～73.5kw","28400","冀2017T—063","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3760,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北通田机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.71m;","捡拾器宽度:1710mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：470×350mm；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5200×2400×1770mm；配套动力：47.8～66.2kw","28400","冀2017T—062","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3761,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:2.03m;","捡拾器宽度：2030mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4250mm*2800mm*2300mm；配套动力：≥55kw","28400","部20171280","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3762,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4C","捡拾宽度:1.96m;","捡拾器宽度：1960mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3400mm*2600mm*2300mm；配套动力：51-110kw","28400","黑垦鉴2019087","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3763,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古百世科农农业科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800 mm；捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；卷压滚筒数量 ：14个 ；工作状态外形尺寸（长×宽×高） ： 2400mm×2240mm×1400mm ；配套动力非固定式 ：≥48kW","28400","部20180776","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3764,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.92m;","捡拾器宽度：1920mm，配套动力：≥73.5kw","28400","吉农机鉴2017-026","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3765,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东和丰机械有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;","型号：9YFQ-1.9：捡拾器宽度：1970mm;打捆活塞速度：102行程/min;打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长*宽*高）4650mm*2620mm*1700mm;配套动力：≥40kw","28400","部20170104","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3766,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","开封市富农机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","草捆形状：圆捆；捡拾宽度（m）：1.8；捡拾器结构型式：甩刀式；配套动力：65-75kW","28400","鄂2018161","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3767,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊昊丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","型号：9YQ-1800；捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320 r/min ；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2400×2230×1300;配套动力:≥44.1KW;","28400","GZNJ/TJ 2019-064","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3768,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","正牵引方草捆压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;","型号：9YFQ-1.9 \n捡拾器宽度：1970mm \n捡拾器结构型式：弹齿式\n压缩室截面尺寸：450mm×360mm\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4975mm×2600mm×1710mm \n配套动力：≧26kW","28400","部20190174","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3769,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","圆草捆卷捆机","9YGQ-1.2","捡拾宽度:1.846m;","型号：9YGQ-1.2 \n捡拾器宽度：1846mm \n捡拾器结构形式：弹齿式\n卷压滚筒数量：15个\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3750mm×2860mm×2250mm \n配套动力：>51kW","28400","部20181157","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3770,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蚌埠市中宸农业机械有限公司","牵引式方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;","捡拾宽度:1.97m;","28400","2018TJ462","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3771,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东巨明机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.8","捡拾宽度:1.928m;","捡拾器宽度：1928mm；配套动力：＞20kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2600×1700mm；打结器类型：D型；打捆活塞速度：100行程/min。","28400","部20160393","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3772,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.8A","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1.8m","28400","部20180252","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3773,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东康明斯农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2.0","捡拾宽度:2.0m;","捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：160r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4700 X 2800 X 2400；配套动力：≧70kW","28400","部20180771","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3774,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东康明斯农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.928m;","结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2600mmx1700mm ；整机质量：1500kg           配套动力：≥26KW ；捡拾器宽度：1928mm ；打捆活塞速度100行程/min ；打结器类型：D型","28400","部20160389","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3775,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东康明斯农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.70m;","捡拾器结构型式:弹齿式；结构型式:牵引式；草捆形状:方捆；捡拾器宽度:1700mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型:D型；打结器数量:2个；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5200mmX2400mmX1700mm；配套动力:≥37KW","28400","部20170098","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3776,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2470×2270×1480；配套动力:40.4～66.1kw。","28400","部20180780","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3777,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊同顺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","型号\n/\n9YQ-1800\n捡拾器宽度\nmm\n1800\n捡拾器结构型式\n/\n甩刀式\n卷压滚筒转速\nr/min\n350\n卷压滚筒数量\n个\n15\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2910×2190×1450\n配套动力\nkW\n≥66.2","28400","GZNJ/TJ 2019-051","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3778,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","华创机器人制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","型号：9YQ-180；配套动力（非固定式）kw：40.4-58.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2400×2200×1300；捡拾器宽度mm:1800；捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒数量:14个；","28400","鄂2018009","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3779,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","捡拾粉碎打捆机","9YJ-180","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度:1800mm ; 配套动力:≥66KW ;","28400","吉农机鉴2015-04","2019-12-31","通用类","吉林省",""]
[3780,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","捡拾打捆机","9YJ-1.8A","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度:1800mm； 配套动力:≥80KW；捡拾器结构型式；锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×340mm；","28400","吉农机鉴2018-053","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3781,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","捡拾打捆机","9YJ-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度:1800mm； 配套动力:≥80KW；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；","28400","吉农机鉴2018-052","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3782,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1250C","捡拾宽度:1.97m;","规格型号：9YY-1250C；捡拾器宽度mm：1970；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4550×2500×2400；配套动力（轮式拖拉机）kW:≥73.5；捡拾宽度：1970mm","28400","2018TJ528","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3783,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1250","捡拾宽度:1.97m;","规格型号：9YY-1250；捡拾器宽度mm：1970；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4510×2630×2335；配套动力（轮式拖拉机）kW:≥73.5；捡拾宽度：1970mm","28400","2017TJ485","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3784,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1010B","捡拾宽度:1.72m;","规格型号：9YY-1010B；捡拾器宽度mm：1720；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：135；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3450×2200×2060；配套动力（轮式拖拉机）kW:≥66.2；捡拾宽度：1720mm","28400","2018TJ527","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3785,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东白龙机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2400×2150×1450；配套动力：≥51","28400","部20181247","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3786,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.0","捡拾宽度:1.73m;","捡拾器宽度：1730mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3250mm*2530mm*1920mm；配套动力：35-62kw","28400","黑垦鉴2019088","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3787,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4A","捡拾宽度:1.73m;","捡拾器宽度：1730mm；卷压滚筒转速：150r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4600mm*2650mm*2250mm；配套动力：＞35kw","28400","黑垦鉴2015068","2019-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3788,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.0","捡拾宽度:2m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2000mm","28400","内蒙古2018-046","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3789,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方捆压捆机","9YFD-1.9","捡拾宽度:1.962m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1962mm","28400","部20170102","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3790,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","圆草捆打捆机","9YRZ-1.25","捡拾宽度:1.9m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1900mm","28400","黑垦鉴2017085","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3791,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","侧置式方捆压捆机","9YFE-1.9","捡拾宽度:1.9m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1900mm","28400","内蒙古2018-044","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3792,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.9","捡拾宽度:1.972m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1972mm","28400","部20160386","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3793,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度（mm）：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量（个）：15；工作外形尺寸（mm）:2700×2200×1450;配套动力（kw）：≥38","28400","部20190123","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3794,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","滁州禾田农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9Y-125B(L325)","捡拾宽度:1.78m;","型号：9Y-125B(L325)；捡拾器宽度：1780mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：119r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3920×2560×2430mm；配套动力：≥73.5kW（轮式拖拉机）。","28400","2018TJ660","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3795,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","莱州市金达威机械有限公司","牵引式方草捆压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度：1950mm，工作状态外形尺寸：4970*2350*1720mm，配套动力≥26kw","28400","2015TJ188","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3796,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1930","捡拾宽度:1.93m;","型号：9YFQ-1930；捡拾器宽度：1930mm；打捆活塞速度：70-100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5700mm×2600mm×1800mm；配套动力：25.7～58.8kw","28400","冀2016T—021","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3797,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1900S","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度：1900mm；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×370mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5550mm×2400mm×1750mm；配套动力：69.9～88.2kw","28400","冀2017T—306","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3798,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0","捡拾宽度:2m;","型号：9YF-2.0；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2630×1750mm；配套动力≥33.1kW。","28400","豫2017195","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3799,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司","圆捆卷捆机","9YG-1.6","捡拾宽度:1.75m;","捡拾宽度:1750mm,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒数量:14个,工作状态外形尺寸（长×宽×高）4140 ×2750 ×2550 mm,配套动力:≥36kW","28400","内蒙古2017-059","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3800,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YGQ-1300","捡拾宽度:2.1m;","捡拾器宽度（mm）：2100；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速（r/min）：124；卷压滚筒数量（个）:16；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4290×2830×2400；配套动力：73.5-88.8kW；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","2018TJ654","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3801,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","湖北力豪机械科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.0","捡拾宽度:2.05m;","捡拾宽度：2050mm      打结器类型：D型打结器       整机质量：1750kg","28400","鄂2016062","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[3802,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","湖北力豪机械科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.0A","捡拾宽度:2m;","捡拾宽度：2000mm       捡拾器结构型式：锤爪式       打结器类型：D型打结器         打结器数量：2个","28400","鄂2017170","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[3803,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","淮滨县祥盛再生资源有限公司","方形秸秆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.98m;","捡拾器宽度mm：1980；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：4975*2550*1710；配套动力kw：≥25","28400","豫2015279","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[3804,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","郑州豫飞达机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YGQ-1.8","捡拾宽度:1.8m;","结构尺寸(长×宽×高)3085×2216×1825(㎜)配套动力51.5-73.5(KW)捡拾器宽度1800(MM)捡拾器结构型式(/)粉碎滚筒式滚筒转速300(R/MIN)卷压滚筒数量11(个)","28400","豫2017196","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3805,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YZ-1900FA","捡拾宽度:1.9m;","捡拾宽度（m）：1.9；","28400","2019TJ151","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3806,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南省祥盛农业装备制造有限责任公司","快速离田式打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度mm：1900；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸mm：460*360；打捆活塞往复次数：80次/min；工作状态外型尺寸（长*宽*高）mm：4960*2620*1900；配套动力kw：≥44.1","28400","部20180803","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3807,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","捡拾式方捆压捆机","9YFQ-1950","捡拾宽度:1.8m;","产品型号:9YFQ-1950、捡拾器宽度:1800(MM)、打捆活塞速度:100(行程/MIN)、打结器类型:D型、工作状态外形尺寸:长4700X宽2780X高2090(MM)、配套动力:≥25.7(KW)","28400","2015TJ518","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3808,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","大阳通用机械有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.9Z","捡拾宽度:1.9m;","型号:9YFQ-1.9Z；捡拾器宽度（mm）:1900；打捆活塞速度（行程/min）:100；打结器类型:D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5300×2500×1800；配套动力(kW):≥30。","28400","部20170080","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3809,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平嘉晟农业机械制造有限公司","秸秆饲料捡拾压捆机","9YFQ-1950","捡拾宽度:1.950m;","捡拾器宽度：1950mm       捡拾器结构型式：锤爪式     压缩室截面尺寸：460×340mm      工作状态外形尺寸：4780×3100×3580mm      配套动力： ≥66 kw","28400","吉农机鉴2018-077","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3810,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.8","捡拾宽度:1.82m;","捡拾器宽度（mm):1820;打捆活塞速度（行程/min):108;打结器类型:D型;工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm)4180×2620×1690","28400","2016TJ293","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3811,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","圆草捆机","9YG-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度(mm):1800;卷压滚筒转速（r/min):126;卷压滚筒数量（个）:14;工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm):4810×2580×2220；配套动力（kW)40.4-60.1","28400","2015TJ278","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[3812,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8A","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度（mm):1800;卷压滚筒转速（r/min):216;卷压滚筒数量（个）：14；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm):3540×2510×2280；配套动力（kW)≥40.4","28400","2016TJ294","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3813,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2400","捡拾宽度:2.365m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3200*2625*1720 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:66.1~99.2 捡拾器宽度（mm）:2365 捡拾器结构型式:甩刀式 卷压滚筒转速（r/min）:320 卷压滚筒数量（个）:15 捡拾器型号:9YQ-2400 物料名称:玉米秸秆 草条宽度（mm）:1165.2 环境温度℃:11 捆绳材料:麻绳 地形:平坦","28400","部20180442","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3814,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1250","捡拾宽度:1.97m;","捡拾宽度（m）：1.97","28400","2017TJ392","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3815,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.1m;","捡拾器宽度（mm):2100;捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量（个）:2;；缩室截机尺寸（宽×高）mm:450×370；打捆活塞往复次数（次/min)：108；工作状态外型尺寸（mm):4800×2930×1720；配套动力：≥36.8轮式拖拉机","28400","2017TJ657","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3816,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","江苏锦博汇田农业装备制造有限公司","牵引式方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.94m;","型号:9YFQ-1.9捡拾器宽度1940MM、捡拾器结构型式弹齿辊筒式、打结器类型D型、压缩室截面尺寸452*365MM、打捆活塞速度100次/分钟、配套动力25.7KW以上。","28400","苏农机（2017）第（0093）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3817,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市风神风机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2D","捡拾宽度:1.8m;","产品型号:9YG-1.2D,捡拾器宽度1800mm,捡拾器结构形式:弹齿式，卷压滚筒转速173r/min,卷压滚筒数量17个，工作状态外形尺寸单位mm:3700*2510*2070,配套动力≥59kw","28400","吉农机鉴2018-045","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3818,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","宁晋县陆风制动装置有限公司","方捆打捆机","9YFQ-1900","捡拾宽度:1.9m;","捡拾宽度：1.9m；侧挂式","28400","冀2016T—034","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3819,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东奥翔农业机械设备股份有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YDT6080","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度：1900mm；卷压滚筒数量：11个，卷压滚筒转速：260r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：3560mmx2650mmx1680mm；配套动力≥36.8kw","28400","部20160392","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3820,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东奥翔农业机械设备股份有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;","捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽x高）：455mmx360mm；工作状态外形尺寸：（长x宽x高）5400mmx2565mmx1710mm；配套动力非固定式≥35kw","28400","部20180769","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3821,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东奥翔农业机械设备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:2.05m;","捡拾器宽度：2050mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：4350mmx2430mmx2250mm；配套动力非固定式：≥80kw","28400","部20180766","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3822,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.0","捡拾宽度:2m;","1、捡拾器宽度：2000mm；\n2、捡拾器结构：弹齿式；\n3、打结器类型：D型打结器；\n4、打结器数量：2个；\n5、配套动力：≥33.1kW","28400","部20190048","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3823,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFQ-1910","捡拾宽度:1.91m;","捡拾器宽度：1950mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽*高）：360mm*480mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；外形尺寸：5950mm*2900mm*1900mm；配套动力:≥37kW.","28400","部20180772","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3824,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司","打捆机","9JYQ-1.25（F5500）","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度：1950mm；捡拾器结构型式：弹齿；卷压滚筒数量：18个；外形尺寸：（长*宽*高）4500mm*2850mm*2700mm;配套动力：≥73.5kW.","28400","部20180773","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3825,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9Y-210","捡拾宽度:2.1m;","配套动力:73.5kW","28400","黑2017010","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3826,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9Y-185","捡拾宽度:1.85m;","捡拾器宽度:1850mm","28400","黑垦鉴2019016","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3827,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","公主岭市泰瑞机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度：1800mm、配套动力范围（kW）：40.4-58.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2750mm×2250mm×1480mm；结构质量（kg）：1410kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1800mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：15个；捡拾宽度1800mm","28400","吉农机鉴2018-028","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3828,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古长明机械股份有限公司","捡拾揉切压捆机","9YRJ-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度（mm）：1800，捡拾器结构形式：甩刀式。压缩室截面尺寸（宽*高）mm：420*320工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：4650*3150*3600配套动力（KW）：80.9-95.6","28400","黑垦鉴2018056","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3829,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中机美诺科技股份有限公司","圆捆机","5120","捡拾宽度:1.803m;","1\t型号\t/\t5120\n2\t捡拾器宽度\tm\t1.803\n3\t工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3550mm×2750mm×2500mm\n4\t配套动力\tkw\t≥40.5\n5\t结构质量\tkg\t1780\n6\t结构形式\t/\t牵引式\n7\t卷压滚筒转速\tr/min\t136\n8\t卷压滚筒数量\t个\t12","28400","内蒙古2018-051","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[3830,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0(原：9YFK-2.0)","捡拾宽度:2m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2000mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型强制脱扣；配套动力（捡拾式）≥33.1kW；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2630×1750mm。","28400","豫2016114","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3831,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：2400×2150×1450；捡拾器宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：320；卷压滚筒数量个：15；配套动力非固定式kW：≥66.2","28400","GZNJ/TJ 2019-075","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[3832,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.0","捡拾宽度:2.09m;","捡拾器宽度2090mm，捡拾器结构型式弹齿型，打结器类型D型（6003），打结器数量2个，压缩室截面尺寸（宽×高）360×460mm，打捆活塞往复次数100次/min，工作状态外型尺寸（长×宽×高）4700×2800×1720mm，配套动力≥25.8kW","28400","TJ-2017T-3","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3833,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.75m;","捡拾器宽度1750mm，捡拾器结构型式弹齿型，打结器类型D型（6003），打结器数量2个，压缩室截面尺寸（宽×高）360×460mm，打捆活塞往复次数100次/min，工作状态外型尺寸（长×宽×高）4200×2050×1720mm，配套动力≥25.8kW\n陕西1.75","28400","TJ-2018T-8","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[3834,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:1.96m;","捡拾器宽度1960mm，捡拾器结构形式弹齿辊筒式，卷压滚筒转速180r/min，卷压滚筒数量16个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）3950*2710*2600mm，配套动力≥60kW","28400","TJ-2017T-2","2021-12-31","通用类","天津市",""]
[3835,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北运田农业机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm，捡拾器结构形式：甩刀式；卷压筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长*宽*高）：2400mm*2150mm*1450mm；配套动力：40.4-58.8kW","28400","部20180828","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3836,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","正牵引方草捆打捆机","9YFQ-1.9Z(TIB3000)","捡拾宽度:1.9m;","捡拾宽度：1.9m","28400","沪2016-028","2020-12-31","通用类","上海市",""]
[3837,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.2","捡拾宽度:1.75m;","捡拾宽度：1.75m","28400","沪2016-029","2020-12-31","通用类","上海市",""]
[3838,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.93","捡拾宽度:1.93m;","捡拾宽度:1930mm,打捆活塞速度:92行程/min,打结器类型:强制脱扣型,工作状态外形尺寸（长×宽x高）:4800×2350×1770mm,配套动力:＞60kW","28400","辽2017029","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3839,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.97","捡拾宽度:1.97m;","捡拾宽度:1970mm打捆活塞速度:92行程/min,打结器类型:强制脱扣型,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4400×2320×1770mm,配套动力:＞50kW","28400","辽2017028","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3840,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.885m;","捡拾宽度：1885mm，打捆活塞速度：92行程/min，打结器类型：强制脱扣型\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2520×1640mm，配套动力：36.8～58.8kW","28400","辽2015044","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3841,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2000","捡拾宽度:2.01m;","捡拾宽度：2010mm捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：126r/min，卷压滚筒数量：18个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4300×2400×2400mm，配套动力：≥85:kW","28400","黑垦鉴2018023","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3842,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","圆捆机","ROLLANT 540RC","捡拾宽度:2.1m;","捡拾器宽度：2100mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：136r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4611×2900×2799mm；配套动力：≥70kW","28400","黑垦鉴2019079","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3843,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","牵引式方草捆打捆机","9YFQ-1.71","捡拾宽度:1.707m;","捡拾器宽度：1707mm；打捆活塞速度：93次/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6200×2808×1410mm；配套动力：≥37kW","28400","部20170081","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3844,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25（BR6090)","捡拾宽度:2m;","配套动力范围（kW）：88.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4100×2800×2400mm；结构质量（kg）：2685；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：2；","28400","黑垦鉴2017031","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3845,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5070C","捡拾宽度:1.9m;","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","28400","黑2019001","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3846,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5080","捡拾宽度:1.9m;","配套动力范围（kW）：73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6010×3024×1905mm；结构质量（kg）：1943；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×405；打结器类型：D型；打结器数量：2；","28400","黑2017016","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3847,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5070","捡拾宽度:1.9m;","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","28400","黑2017038","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3848,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25(RB125)","捡拾宽度:2.13m;","作业方式：移动式，草捆形状：圆捆，捡拾宽度（m）：2.13","28400","黑垦鉴2019024","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3849,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.0(ENY2000)","捡拾宽度:2.0m;","捡拾器宽度：2000mm；打捆机活塞速度（行程/min)：100；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（mm)：4950×2630×1750；配套动力：35.3-58.8KW；纯工作小时工作率：≥1500kg/h.","28400","鄂2016109","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[3850,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-19","捡拾宽度:1.878m;","捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1878；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：德国53321双面打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5200×2628×1854；配套动力（kW）：50","28400","辽2017007","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3851,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFZ-1830","捡拾宽度:1.83m;","捡拾器宽度（捡拾宽度）（mm）：1830；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：强制脱扣型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×350；打捆活塞往复次数（次/min）：120；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5200×2635×1854；配套动力（kW）：≥44.1","28400","辽2019036","2023-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3852,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-17","捡拾宽度:1.73m;","捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1730；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：强制脱扣型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5200×2600×1854；配套动力（kW）：＞33.3","28400","辽2016047","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3853,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","唐山鑫万达实业股份有限公司","捡拾收获压捆机","9YS-2000","捡拾宽度:2m;","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2","28400","部20180819","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3854,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","唐山鑫万达实业股份有限公司","秸秆收获压捆机","9YS-2.0","捡拾宽度:2m;","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2","28400","冀2016T—340（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[3855,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","武汉龙诚达机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-180","捡拾宽度:1.8m;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2400×2200×1300；拾取器宽度mm：1800；拾取器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：12个；配套动力：≥66kW；","28400","鄂2018106","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[3856,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","圆草捆打捆机","9YRZ-1.1","捡拾宽度:1.83m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1830mm","28400","黑垦鉴2017084","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3857,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽茂盛自动化设备有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFS-1900","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度：1900mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高)：4450mm×2380mm×1800mm\n配套动力：≥40.4kw","28400","2016TJ330","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3858,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽茂盛自动化设备有限公司","捡拾压捆机","9YF-1950","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度：1950mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高)：3970mm×2635mm×1750mm\n配套动力：≥40.4kw","28400","2016TJ328","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3859,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","成都致靖维农农业机械有限公司","捡拾圆捆机","9YYQ-1.97","捡拾宽度:1.975m;","捡拾器宽度：1975mm   外形尺寸：4835x2440x2330mm   整机质量：3750kg  卷压滚筒数量：18个   捡拾器结构形式：弹齿式","28400","川A17011","2021-12-31","通用类","四川省",""]
[3860,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东金大丰机械有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.928m;","捡拾宽度（mm）:1928;打捆活塞速度（行程/min）：100；打结器类型：D型；作状态外形尺寸（长×宽×高）：5180mm×2565mm×1651mm；配套动力（kw）：≥60；","28400","部20170108","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3861,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东创智机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度：1800mm；配套动力范围（kw）：40.4-66.1kw；工作状态外形尺寸：2470mm×2210mm×1480mm；结构质量（kg）：1410kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1800mm；压缩式截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速r/min：320r/min；卷压滚筒数量：13个。","28400","鄂2019121","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3862,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光农机股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFL-1.9","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度:1900MM；结构型式:履带自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5150mm×2350mm×2200mm，打结器类型：D型小方捆打结器，方草捆截面尺寸：36cm×46cm,结构质量：2920kg,方草捆长度：30cm∽120cm，打结器数量:2个","28400","2016TJ111","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[3863,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJT-1850","捡拾宽度:1.85m;","捡拾器宽度：1.85m； 捡拾器结构形式：锤爪； 压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4900mm×3100mm×3680mm； 配套动力：≥81kW；整机重量：3800kg","28400","吉农机鉴2018-020","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3864,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.93m;","型号：9YFQ-1.9 \n捡拾器宽度：1930mm \n打捆活塞速度：100行程/min \n打结器类型：D型 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4975mm×2550mm1710mm \n配套动力：≧26kW","28400","内蒙古2016-043","2020-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3865,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蒙城县丙南农机作业服务有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1720","捡拾宽度:1.72m;","项目单位设计值\n型号/9YQ-1720\n捡拾器宽度mm1720\n捡拾器结构型式/弹齿式\n卷压滚筒转速r/ min100-130\n卷压滚筒数量个16\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm3300×2500×1920\n配套动力kW≥58.8（轮式拖拉机）","28400","2019TJ200","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3866,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎圆捆打捆机","4YQ-172-70","捡拾宽度:1.72m;","捡拾器宽度：1720mm；卷压滚筒转速：340r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：2720×2100×1420； 配套动力：≥55kw","28400","2017TJ056","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3867,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度：1900mm；捡拾器结构型式：三排弹齿杆滚筒式；打结器类型：D类型；打结器数量：2个；工作状态外形长尺寸(长×宽×高）（mm）：4975×2250×1710；配套动力：≥40kw","28400","2017TJ659","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3868,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","圆捆机","MONDIALE 120","捡拾宽度:2m;","型号：MONDIALE 120； 捡拾器宽度：2000mm； 卷压滚筒转速：200r/min；卷压滚筒数量：19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4400mm×2800mm×2400mm；配套动力： 80～90 kW。","28400","部20170121","2021-12-31","通用类","山东青岛",""]
[3869,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.9","捡拾宽度:1.97m;","捡拾器宽度：1970mm；打结器类型：D型；打结活塞速度（行程）:108/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：3670x2620x1700；配套动力：≥36.8kW","28400","2016TJ262","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3870,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n卷压滚筒数量：15个\n工作状态外形尺寸：3200*2600*1850mm\n配套功率55-100","28400","鄂2018114","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3871,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YF-2200S；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：前锤爪后甩刀；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸（宽×高）：460×372mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作外形尺寸：6330×2720×1740mm；配套动力：≥88.2kW。","28400","GZNJ/TJ 2019-106","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3872,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YF-2200；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸（宽×高）：460×372mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作外形尺寸：4880×2480×1730mm；配套动力：≥36.8kW。","28400","GZNJ/TJ 2019-107","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3873,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.366m;","捡拾器宽度：2366mm，","28400","部20171020","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3874,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3B","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；","28400","部20171021","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3875,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）：445mm×360mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4700mm×2850mm×1800mm；配套动力：30～67kw","28400","冀2017T—305","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[3876,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎收集方捆打捆机","9YFQS-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；压缩室截面尺寸（宽×高）：350mm×450mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750mm×3400mm×3560mm；配套动力：≥73.5kw","28400","部20180062","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[3877,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","济宁永旺机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-YM2200S","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度mm：2220；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽*高）mm：460*360；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：6200*2800*1750；配套动力kw：≥60","28400","部20180703","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3878,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","济宁永旺机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-YM2200","捡拾宽度:2.23m;","捡拾器宽度mm：2230；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽*高）mm：460*360；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5500*2800*1750；配套动力kw：≥36","28400","部20180702","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3879,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-2210A","捡拾宽度:2.21m;","配套动力范围（kW）：73.5-162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4590mm×2980mm×2980mm；结构质量（kg）4500 kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2210mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1100mm×1200mm ；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2210mm","28400","鄂2019147","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3880,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-2210B","捡拾宽度:2.21m;","配套动力范围（kW）：73.5-162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4550mm×2930mm×2980mm；结构质量（kg）4300 kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2210mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1100mm×1200mm ；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2210mm","28400","鄂2019148","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3881,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-2210C","捡拾宽度:2.21m;","配套动力范围（kW）：73.5-162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4610mm×2830mm×2980mm；结构质量（kg）3860 kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2210mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1100mm×1200mm ；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2210mm","28400","鄂2019149","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3882,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:129r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×2870×2300；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-029","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3883,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5110×2820×1730；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-032","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3884,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.226m;","1、型号，9YFQ-2.2型，\n2、捡拾宽度，2226mm，\n3、打捆活塞速度，100次/min，\n4、打结器类型，D型，\n5、工作状态外形尺寸（长×宽×高），4700mm×2870mm×1800mm，\n6、配套动力，≥30kW。","28400","部20152609","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3885,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.203m;","1、型号：9YFG-2.2型，\n2、捡拾宽度：2203mm，\n3、打捆活塞速度：100行程/min，\n4、打结器类型：D型，\n5、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2700mm×1750mm，\n6、配套动力：≥60kW","28400","部20170088","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3886,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:6580×2660×1750；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-062","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3887,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度：2350mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2470×2740×1480；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-038","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3888,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾宽度:2.21m;","捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:185r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4660×2960×3350；配套动力:≥110kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-025","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3889,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250A","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5180×2700×2770；配套动力:73.5kw（选装81kW；88kW）。","28400","GZNJ/TJ 2019-031","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3890,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200D","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5920×2550×1780；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-063","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3891,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-027","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3892,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；配套动力:73.5kw（选装81kW；88kW）。","28400","GZNJ/TJ 2019-030","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3893,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","六安新之农机电设备有限公司","捡拾打捆机","9YG-2210","捡拾宽度:2.21m;","工作状态外型尺寸（长×宽×高）：3050×2590×1600mm,配套动力：≥70kw,捡拾器宽度：2210mm，捡拾器结构型式：甩刀式，捡拾宽度：2210mm。","28400","2019TJ064","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3894,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","辽宁海阔机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YH-1.25A","捡拾宽度:2.2m;","工作状态外型尺寸（长×宽×高）：3760×2650×2380mm\n配套动力：80.85～110.25kW\n卷压滚筒数量：18个\n捡拾器宽度：2200mm\n卷压滚筒转速：176r/min","28400","黑垦鉴2018146","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[3895,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎圆捆打捆机","4YQ-225-70","捡拾宽度:2.21m;","捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：310-340r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：2400×2630×1430； 配套动力：≥73.5kw","28400","2019TJ015","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3896,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江省福丰机械制造有限公司","秸秆切割揉碎方捆打捆机","9YFG-2.75","捡拾宽度:2.75m;","捡拾器宽度:27500mm；捡拾器结构形式:甩刀式；压缩室截面尺寸(宽×高):360mm×460mm；打结器类型:D型；打结器数量:2；工作状态外形尺寸(长×宽×高)；6650mm×3205mm×1986mm；配套动力:≧66.2kw；打捆活塞往复次数：100次/min","28400","黑2017014","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3897,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","内蒙古蒙源机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","配套动力范围（kW）：66.1-99.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2470mm×2740mm×1480mm；结构质量（kg）：1700kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2350mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：15个；捡拾宽度：2350mm","28400","部20190169","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3898,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江省福丰机械制造有限公司","秸秆切割揉碎圆草捆打捆机","9YYG-2220","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度:2220mm；捡拾器结构形式:甩刀式；卷压滚筒数量:13；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2530mm×2600mm×1650mm；配套动力:≧51.4kw,卷压筒转速:376.1r/min","28400","黑2018006","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[3899,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YGQ-1500","捡拾宽度:2.32m;","捡拾宽度（mm）:2320；配套动力（kW）：≥110；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：3920；整机（长×宽×高）（mm）：5050×3100×2700；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；捡拾器滚筒转速（r/min）：133；捡拾器弹齿杆数（个）：4；捡拾器弹齿距离（mm）：61；压捆室（尺寸（直径×长度）mm）：Φ1500×1400；打捆机构滚筒个数（个）：18；打捆机构滚筒转速（r/min）：185；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","苏农机（2018）第（0388）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3900,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YGQ-1000","捡拾宽度:2.35m;","捡拾宽度:2.35m；卷压滚筒转速（r/min）：160；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×3100×2150；配套动力：≥51.5；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","2016TJ292","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[3901,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","破碎式方草捆打捆机","9YFG-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（mm）:2200；配套动力（kW）：≥58.8；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：2600；整机（长×宽×高）（mm）：5730×2720×1960；捡拾器结构型式：锤爪式；捡拾器滚筒转速（r/min）：2150；捡拾器安装刀数（把）：22；压捆室截面尺寸（mm）：450×360；压捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：300-1320；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","苏农机（2019）第（0095）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3902,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","破碎式方草捆打捆机","9YJS-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（mm）:2200；配套动力（kW）：≥73.5；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：3180；整机（长×宽×高）（mm）：6360×2720×1960；捡拾器结构型式：锤爪式；捡拾器滚筒转速（r/min）：2150；捡拾器安装刀数（把）：44；压捆室截面尺寸（mm）：450×360；压捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：300-1320；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","苏农机（2019）第（0096）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[3903,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YGQ-1300A","捡拾宽度:2.35m;","捡拾宽度:2.35m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×3100×2400；卷压滚筒转速（r/min）：124;卷压滚筒数量：16个；配套拖拉机动力：≥73.5；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","2017TJ227","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[3904,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2700mm×2650mm×1350mm;配套动力（型式）：非固定式≥65KW","28400","部20180782","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3905,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","配套动力范围（kW）：66.1-99.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2470mm×2740mm×1480mm；结构质量（kg）：1700kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2350mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：15个；捡拾宽度：2350mm","28400","部20180779","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3906,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-2.2","捡拾宽度:2.23m;","配套动力范围（kW）：≥88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4400mm×2970mm×2280mm；结构质量（kg）3950kg；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入口宽度mm：2230mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1200mm×1400mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：14个；捡拾宽度：2230mm","28400","部20190166","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3907,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2","捡拾宽度:2.22m;","配套动力范围（kW）：≥73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4400mm×2970mm×2280mm；结构质量（kg）3820kg；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：2220mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1200mm×1400mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：14个；捡拾宽度：2220mm","28400","部20190167","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3908,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","配套动力范围（kW）：≥45kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）5230mm×2840mm×1780mm；结构质量（kg）1500 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：2200mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：484mm×365mm ；打结器类型：D型；打结器数量：2个；卷压滚筒数量：无；捡拾宽度：2200mm","28400","部20190168","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3909,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东乐地农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×350mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4800×2870×1750mm；配套动力：70kW","28400","鄂2019184","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3910,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽省瑞保田农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;","项目单位设计值\n型号/9YFQ-2.2\n捡拾器宽度mm2230\n捡拾器结构型式/弹齿式\n打结器类型/D型打结器\n打结器数量个2\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm460×360\n打捆活塞往复次数次/min100\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm5530×2860×1770（长度为机器最末端至前部下悬挂点的距离）\n配套动力kW36.8-73.5","28400","鄂2019189","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3911,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","喀什旺达机械制造有限责任公司","青贮压捆机","9YT-220","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度，mm:2200;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽*高），mm：680*1060；配套动力，KW:≥90","28400","新2018050","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[3912,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度:2350mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型；D型；打结器数量；2个；工作状态外型尺寸：（长×宽×高）：4880mm×3000mm×1750mm；配套动力：≥73.5kw；纯工作小时生产率：≥2000Kg/h；","28400","2019TJ053","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3913,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度:2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型；D型；卷压滚筒数量；13个；卷压滚筒转速：280-340r/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4320mm×2865mm×2300mm；配套动力：≥88.2kw；纯工作小时生产率：≥2000Kg/h；","28400","2019TJ052","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3914,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","奔野优森拖拉机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230A","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度:2.3M,拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒数量:18个","28400","GZNJ/TJ 2019-048","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[3915,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","奔野优森拖拉机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度:1.8M,拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒数量:14个","28400","鄂2018073","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[3916,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（mm):2206;捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：18；工作状态外形尺寸（mm):4405×2950×2672；配套动力（kW):≥73.5","28400","2018TJ590","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3917,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.3A","捡拾宽度:2.29m;","捡拾器宽度（mm):2295;捡拾器结构型式:弹齿式;打结器类型:D型;打结器数量(个):2个;压缩室截机尺寸（宽×高）mm:450×380；工作状态外型尺寸（mm):4750×2930×1740；配套动力：≥36.8轮式拖拉机","28400","2018TJ593","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3918,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（mm):2205;捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：14；工作状态外形尺寸（mm):4540×3000×2540；配套动力（kW):≥73.5","28400","2018TJ591","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3919,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊华亨农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YK-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度：2.3m，捡拾方式：甩刀式","28400","鄂2019096","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3920,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YF-220SS","捡拾宽度:2.22m;","捡拾宽度（m）：2.22；","28400","2018TJ119","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3921,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YZ-2200FA","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（m）：2.2；","28400","2018TJ113","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3922,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","履带自走式打捆机","9YFL-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（m）：2.2；","28400","2018TJ596","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[3923,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","牵引式方捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（m）：2.2","28400","2016TJ216","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3924,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中联重机股份有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（m）：2.2","28400","2016TJ344","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[3925,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊百励丰农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-225","捡拾宽度:2.2m;","产品型号：9YQ-225型，配套动力：≥51.5KW，产品尺寸：2480×2680×1330mm,捡拾器宽度：2290mm,卷压滚筒数量：14个","28400","鄂2019136","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3926,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YG-1.3；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4150×2870×2420mm；配套动力：80～133kW。","28400","黑垦鉴2019162","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3927,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YG-1.3A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4100×2890×2420mm；配套动力：80～133kW。","28400","黑垦鉴2019163","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3928,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","秸秆切碎压捆机","9YG-220","捡拾宽度:2.216m;","捡拾器宽度（mm）：2216;打捆活塞速度（行程/min）：100;打结器类型：D型; \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5760mm×2700mm×1785mm;配套动力（kw）：≥59","28400","部20170072","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3929,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","捡拾压捆机","9YK-220","捡拾宽度:2.246m;","捡拾器宽度：2.246m；打捆活塞速度（行程/min）：100;打结器类型：D型;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5190mm×2845mm×1785mm;配套动力（kw）：≥29.4;","28400","部20170070","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3930,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.26(MF2270)","捡拾宽度:2.26m;","捡拾器宽度：2260mm；打捆活塞速度：47次/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9400mm×3280mm×3310mm；配套动力：不带切草刀≥112kw,带切草刀≥134kw","28400","部20152603","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3931,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.2（1840S）","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：470mm×360mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5600mm×2800mm×1700mm；配套动力：≥35kw","28400","部20190176","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3932,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;","型号：9YFQ-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2880×1790mm；配套动力（非固定式）：58.8～80.9kW。","28400","鄂2018119","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3933,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YFQ-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2665×1750mm；配套动力（非固定式）：69.9～88.2kW。","28400","鄂2019003","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3934,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东博豪农机技术服务有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","型号\t/\t9YQ-2350\n捡拾器宽度\tmm\t2350\n捡拾器结构型式\t/\t甩刀式\n卷压滚筒转速\tr/min\t320\n卷压滚筒数量\t个\t15\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）\tmm\t2470×2740×1480\n配套动力\tkw\t66.1~99.2","28400","鄂2019124","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3935,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4B","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；卷压滚筒转速：150r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4800mm*3100mm*2250mm；配套动力：＞35kw","28400","黑垦鉴2015070","2019-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3936,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4D","捡拾宽度:2.26m;","捡拾器宽度：2260mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4100mm*3010mm*2300mm；配套动力：≥55kw","28400","部20171281","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3937,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4E","捡拾宽度:2.26m;","捡拾器宽度：2260mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4100mm*2960mm*2320mm；配套动力：51-110kw","28400","黑垦鉴2019086","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3938,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","烟台泰通重工机械有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.3B","捡拾宽度:2.3m;","型号：9YFQ-2.3B，捡拾器宽度：2300mm，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：D，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×370mm，打捆活塞往复次数：102次/min，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4590mm×2920mm×1750mm，配套动力：≥60KW。","28400","鄂2017236","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3939,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","烟台泰通重工机械有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;","型号：9YFQ-2.3A，捡拾器宽度：2300mm，捡拾器结构型式：锤爪式，打结器类型：D，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×370mm，打捆活塞往复次数：102次/min，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5400mm×2730mm×1750mm，配套动力：≥110KW。","28400","鄂2017235","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3940,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","内蒙古百世科农农业科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度 ：2250mm  ；捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；卷压滚筒数量 ： 14个 ；工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 2400mm×2650mm×1400mm  ；配套动力非固定式：≥70 kW","28400","部20180777","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3941,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度：2220mm；配套动力：","28400","吉农机鉴2017-086","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3942,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽众力农业装备科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D类型；打结器数量：2个；工作状态外形长尺寸(长×宽×高）（mm）：4850×2860×1750；配套动力：≥40kw","28400","2019TJ158","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3943,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","开封市富农机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度（m）：2.3；草捆形状：圆捆；配套功率（kW）：70-80","28400","鄂2018162","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[3944,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊昊丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","型号：9YQ-2300；捡拾器宽度:2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：230r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2400×2700×1300；配套动力：≥66.2KW;","28400","GZNJ/TJ 2019-065","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3945,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东巨明机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度：2220mm；配套动力：≥73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750×2970×2280mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：14个。","28400","部20171279","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3946,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东巨明机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；配套动力：≥37kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2800×1700mm；打结器类型：D型；打捆活塞速度：100行程/min。","28400","部20170097","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3947,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆捡拾压捆机","9JYD-2280A","捡拾宽度:2.28m;","1、外形尺寸:3260×2830×1540mm；2、配套动力:≥75kW；3、捡拾宽度:2.28m。","28400","2017TJ388","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3948,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（ mm）2200； 捡拾器结构型式 ：弹齿式； 卷压滚筒数（个）14 ；工作状态外形尺寸（mm）4300×2870×2600； 配套动力 kW ≥73.5。","28400","GZNJ/TJ 2019-040","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3949,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（ mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式； 打结器类型：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）（mm ）：457×356；工作状态外形尺寸(mm): 5000×2850×1730；配套动力：（kW）：≥73.5。","28400","GZNJ/TJ 2019-045","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3950,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250","捡拾宽度:2.25m;","\"捡拾器宽度（ mm） 2250； 捡拾器结构型式 ：弹齿式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 18； 工作状态外形尺寸（ mm ） \n5000×2900×2760；配套动力 kW：88\"","28400","GZNJ/TJ 2019-044","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3951,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度（ mm） 2350； 捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 15； 工作状态外形尺寸（ mm ）2400×2750×1500 ；配套动力 kW ≥73.5。","28400","GZNJ/TJ 2019-042","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3952,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度（ mm ）2300 捡拾器结构型式 / 甩刀式 ；卷压滚筒数量 个 18 ；工作状态外形尺寸（mm）2930×2700×1870； 配套动力 kW ≥73.5。","28400","GZNJ/TJ 2019-041","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3953,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾宽度:2.21m;","\"捡拾器宽度（ mm） 2210； 捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 18； 工作状态外形尺寸（ mm ） \n4660×2960×3350 ；配套动力 kW≥110 。\"","28400","GZNJ/TJ 2019-043","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3954,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东康明斯农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2G","捡拾宽度:2.2m;","结构尺寸（长*宽*高）:5840mmX2700mmX1730mm ;整机质量:2600kg \n配套动力:≥70KW ;捡拾器宽度：2200mm;捡拾器结构形式：甩刀式 \n压缩室截面尺寸(宽X高)：457mmX370mm;  打结器类型:D型 ;打结器数量:2个  ;打捆活塞速度：100行程/min","28400","部20170862","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3955,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东康明斯农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2200","捡拾宽度:2.21m;","结构尺寸（长*宽*高）:4200mmX2880mmX2300mm; 整机质量：2800kg;\n配套动力:≥60KW(非固定式);捡拾器宽度:2210mm;动力输出轴转速：540r/min\n生产率：12-30捆/h;捡拾器结构形式：弹齿式 ;草捆形态：圆草捆; 卷压滚筒数量：14个","28400","部20180052","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3956,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东康明斯农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.20m;","结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2900mmx1700mm ；整机质量：1600kg；\n配套动力：≥37KW ；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：100行程/min；\n打结器类型：D型","28400","部20170099","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3957,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-018","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3958,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾宽度:2.21m;","捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:185r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×2960×3350；配套动力:≥110kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-016","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3959,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；配套动力:73.5（选装81、88）kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-021","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3960,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:129r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4400×2870×2300；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-020","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3961,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200D","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5920×2550×1780；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-061","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3962,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度：2350mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2470×2740×1480；配套动力:66.1～99.2kw.","28400","部20180781","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3963,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5110×2820×1730mm；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-023","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3964,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊同顺机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","型号\n/\n9YF-2200\n捡拾器宽度\nmm\n2200\n捡拾器结构型式\n/\n甩刀式\n打结器类型\n/\nD型\n打结器数量\n个\n2\n压缩室截面尺寸（宽×高）\nmm\n460×375\n打捆活塞往复次数\n次/min\n100\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n6340×2670×1730\n配套动力\nkW\n≥110.3","28400","GZNJ/TJ 2019-049","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3965,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊同顺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","型号\n/\n9YQ-2300\n捡拾器宽度\nmm\n2300\n捡拾器结构型式\n/\n甩刀式\n卷压滚筒转速\nr/min\n350\n卷压滚筒数量\n个\n15\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2700×2690×1510\n配套动力\nkW\n≥66.2","28400","GZNJ/TJ 2019-050","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3966,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","华创机器人制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230S","捡拾宽度:2.3m;","型号：9YQ-230S；配套动力（非固定式）kw:≥110.3；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4320×3140×3100；捡拾器宽度mm:2300；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒数量:19个；","28400","鄂2019108","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3967,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","华创机器人制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230A","捡拾宽度:2.3m;","型号：9YQ-230A；配套动力（非固定式）kw：≥95.6；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4020×3140×3100；捡拾器宽度mm:2300；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒数量：21个；","28400","鄂2019107","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3968,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","捡拾打捆机","9YJ-220","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度:2200mm  ;  捡拾器结构型式:甩刀(锤爪)  ;  配套动力:≥ 77KW   ;打捆活塞往复次数：2r/min;","28400","吉农机鉴2017-038","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[3969,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","捡拾打捆机","9YF-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度:2200mm； 配套动力:≥80KW；捡拾器结构型式；锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；","28400","吉农机鉴2018-051","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3970,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","捡拾粉碎打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度:2200mm； 配套动力:≥80KW；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；","28400","吉农机鉴2018-050","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[3971,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","圆捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器结构形式：弹齿式； 卷压辊筒转速r/min:118/157；卷压辊筒数量：18个；  工作状态外形尺寸：4420×3000×2290；配套动力：≥66kW；","28400","吉农机鉴2019-001","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[3972,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度:2.2m； 配套动力:≥88KW；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2950mm×3930mm；","28400","吉农机鉴2019-008","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[3973,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","秸秆粉碎圆草捆打捆机","9YYS-1250B","捡拾宽度:2.22m;","规格型号：9YYS-1250B；捡拾器宽度mm：2220；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4050×2560×2335；配套动力kW:≥85（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：2220","28400","2017TJ487","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3974,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1250A","捡拾宽度:2.26m;","规格型号：9YY-1250A；捡拾器宽度mm：2260；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4515×2680×2335；配套动力kW:≥73.5（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：2260","28400","2017TJ486","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3975,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","秸秆粉碎圆草捆打捆机","9YYS-1010","捡拾宽度:2.21m;","规格型号：9YYS-1010；捡拾器宽度mm：2210；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：135；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3760×2540×2070；配套动力kW:≥70（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：2210","28400","2017TJ484","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[3976,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","秸秆圆捆机","9YGJ-1.2","捡拾宽度:2.26m;","捡拾器宽度：2260mm；捡拾器结构形式：锤爪式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5070mm*2600mm*2300mm；配套动力：≥68kw","28400","部20171282","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3977,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm","28400","黑垦鉴2017086","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[3978,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊中机伟诺机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（mm）:2200；捡拾器结构型式\t：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：445×370；打结器类型：D型打结器；打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2850×1780；配套动力（kw）: 50-70；","28400","鄂2019177","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3979,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊中机伟诺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度（mm）:2250；捡拾器结构型式\t：甩刀式；卷压滚筒数量（个）：14；工作外形尺寸（mm）:2400×2650×1350；配套动力（kw）: ≥51.5","28400","鄂2019179","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3980,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.4","捡拾宽度:2.4m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2400mm","28400","部20152288","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3981,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm","28400","部20160390","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3982,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.4","捡拾宽度:2.4m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2400mm","28400","部20152289","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3983,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","中密度方捆压捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm","28400","部20152619","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[3984,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.236m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2236mm","28400","部20160385","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[3985,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量（个）：15；工作外形尺寸（mm）:2700×2700×1450;配套动力（kw）：≥58","28400","部20190124","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3986,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：弹齿式； 压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360；打结器类型：D型;打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2730×1740;配套动力（kw）：≥38","28400","部20190132","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3987,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3B","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式； 压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360；打结器类型：D型;打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2730×1740;配套动力（kw）：≥58","28400","部20190133","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3988,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：甩刀式；打结器类型：D类型；打结器数量：2个；工作状态外形长尺寸(长×宽×高）（mm）：6050×2660×1750；配套动力：≥58.8kw","28400","2019TJ157","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[3989,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：18；工作外形尺寸（mm）:4400×3000×2210;配套动力（kw）：≥80","28400","部20180704","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[3990,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250A","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；配套动力:73.5（选装81、88）kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-022","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3991,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2660×1750；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-060","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[3992,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.23m;","型号：9YF-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2860×1750mm；配套动力≥36.8kW。","28400","豫2017200","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3993,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司","圆捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度:2200mm,卷压滚筒数量14个捡拾器结构型式：弹齿式,配套动力：≥62kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4700×3050×2350mm","28400","部20181156","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[3994,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YFG-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5500×2700×1850mm；配套动力≥80.9kW。","28400","豫2017199","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3995,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5500×2660×1750mm；配套动力≥58.8kW。","28400","豫2017198","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3996,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","驻马店市开元农机装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;","型号/9YFQ-2.2  捡拾器宽度2240mm 捡拾器结构型式弹齿式  打结器类型D型   打结器数量2个  压缩室截面尺寸（长×宽×高）440×360\n打捆活塞往复速度次/min100  工作状态外形尺寸（长×宽×高）4800×2900×1720mm    配套动力kW51.5~66.2","28400","黑垦鉴2019098","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[3997,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司","捡拾打捆机","9YFQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾宽度（mm）:2250；配套动力（kW）：36-53；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：1600；整机（长×宽×高）（mm）：4950×2920×1790；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；捡拾器滚筒转速（r/min）：136；捡拾器弹齿杆数（个）：4；捡拾器弹齿距离（mm）：66；压捆室截面尺寸（mm）：450×360；压捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：305-1320；驱动方式：拖拉机牵引。","28400","苏农机（2018）第（0389）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[3998,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","郑州豫飞达机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YGQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","结构尺寸(长×宽×高)3041×2470×1749(㎜)配套动力73.5-88.2(KW)捡拾器宽度2200(MM)捡拾器结构型式(/)粉碎滚筒式滚筒转速300(R/MIN)卷压滚筒数量11(个)","28400","豫2017197","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[3999,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾宽度:2.21m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×2960×3350；捡拾器宽度mm：2210；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：185；卷压滚筒数量个：18；配套动力非固定式kW：≥110","28400","GZNJ/TJ 2019-078","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4000,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250","捡拾宽度:2.25m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；捡拾器宽度mm：2250；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：235；卷压滚筒数量个：18；配套动力非固定式kW：73.5（选装:81kW；88kW）","28400","GZNJ/TJ 2019-077","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4001,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×2710×1900；捡拾器宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：235；卷压滚筒数量个：18；配套动力非固定式kW：≥73.5","28400","GZNJ/TJ 2019-074","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4002,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×2870×2300；捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：129；卷压滚筒数量个：14；配套动力非固定式kW：≥73.5","28400","GZNJ/TJ 2019-073","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4003,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","江苏君天精工机械有限公司","自走式收割捡拾打捆机","9YFZ-2.3","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度：2.3m；配套动力：66kW;打结器类型：D型；打捆活塞速度：85～105次/分钟；结构形式：自走轮式+捡拾+收割+打捆；结构质量：2400kg。","28400","苏农机（2016）第（0266）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4004,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","合肥首瑞科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾宽度：2350mm；捡拾器结型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3000×2680×1960mm；配套动力：66-99kw；","28400","2019TJ175","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4005,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A","捡拾宽度:2.24m;","捡拾器宽度：2240mm，卷压滚筒转速：135r/min，卷压滚筒数量：16个，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4500mm×2980mm×2400mm，配套动力：≥80kW。","28400","部20170064","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4006,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A2","捡拾宽度:2.20m;","捡拾器宽度：2200mm，卷压滚筒转速：136r/min，卷压滚筒数量：14个，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4400mm×3000mm×2210mm，配套动力：≥80kW。","28400","部20170066","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4007,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","华创机器人制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230T","捡拾宽度:2.3m;","型号：9YQ-230T；配套动力（非固定式）kw：≥58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4500×2750×2780；捡拾器宽度mm:2300；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒数量:19个；","28400","鄂2019106","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4008,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2400","捡拾宽度:2.4m;","型号；9YY-2400，捡拾器宽度；2400mm，捡拾器结构型式；弹齿式，卷压滚筒转速；300-320r/min，卷压滚筒数量；18个，工作状态外形尺寸；（长*宽*高）4500*3110*2300mm，配套动力；≥73.5kw(轮式拖拉机）","28400","2018TJ353","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4009,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200A","捡拾宽度:2.25m;","型号；9YFQ-2200A，捡拾器宽度；2250mm，捡拾器结构型式；弹齿式，打结器类型；D型，打结器数量；2个，压缩室截机尺寸（长*宽*高）4680*2910*1980mm, 配套动力；≥29.4kw(轮式拖拉机）","28400","2018TJ352","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4010,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","秸秆粉碎压捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.24m;","产品型号:9YFQ-2200、捡拾器宽度:2240MM、捡拾器结构型式:甩刀式、打结器类型:D型、打结器数量:2个、压缩室截机尺寸:440MMX370MM、打捆活塞往复次数:100次/MIN、工作状态外形尺寸:(长X宽X高)6300MMX2730MMX1900/2000MM(高度可调)、配套动力:≥80KW(轮式拖拉机)、捡拾宽度:2240MM","28400","2017TJ387","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4011,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊润泽农机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-225","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：甩刀式；卷压滚筒转速：200r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸：2470×2650×1350mm；配套动力：≥51.5kW","28400","鄂2019135","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4012,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平嘉晟农业机械制造有限公司","秸秆饲料捡拾压捆机","9YFQ-2230","捡拾宽度:2.230m;","捡拾器宽度：2230mm       捡拾器结构型式：锤爪式     压缩室截面尺寸：460×340mm      工作状态外形尺寸：4880×3280×3680mm      配套动力： ≥88 kw","28400","吉农机鉴2019-009","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[4013,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","粉碎型方草捆打捆机","9YF-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度（mm):2200;捡拾器结构型式:甩刀式;打结器类型:D型;打结器数量(个):2个;机尺寸（宽×高）mm:450×370；打捆活塞往复次数（次/min)：108；工作状态外型尺寸（mm):6000×2850×1720；配套动力：≥51轮式拖拉机","28400","2017TJ658","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4014,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2ZS","捡拾宽度:2.27m;","捡拾宽度：2.27m","28400","沪2017-004","2021-12-31","通用类","上海市",""]
[4015,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东乐地农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度：2350mm;捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2470×2650×1350mm；配套动力：65kW","28400","鄂2019185","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4016,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","牙克石市兴农农机具制造有限公司","牧草秸秆圆捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:2.23m;","型号：9YG-1.2；捡拾器宽度：2236mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4670mm*3196mm*2340mm；配套动力非固定式：≥73kw","28400","部20171518","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4017,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊轩沃农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构形式：甩刀式；卷压滚筒转速：350r/min;卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸：长宽高3200*2700*1900mm;配套动力≥66.2KW.","28400","GZNJ/TJ 2019-066","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4018,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊轩沃农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度：2350mm；捡拾器结构形式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min;卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸：长宽高2700*2740*1480mm;配套动力≥66.2KW.","28400","GZNJ/TJ 2019-067","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4019,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东奥翔农业机械设备股份有限公司","捡拾打捆机","9YD1300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；卷压滚筒转速：100r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：6100mmx2800mmx2550mm；配套动力≥73.5kw","28400","部20170077","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4020,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","秸秆粉碎方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","1、捡拾器宽度：2200mm；\n2、捡拾器结构：锤爪式；\n3、打结器类型：D型打结器；\n4、打结器数量：2个；\n5、配套动力：≥80.9kW","28400","部20190049","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4021,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","圆捆打捆机","9YG-2200","捡拾宽度:2.2m;","1、捡拾器宽度：2200mm；\n2、捡拾器结构：弹齿式；\n3、卷压滚筒数量：14个；\n4、配套动力：≥75kW","28400","部20190050","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4022,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","1、捡拾器宽度：2200mm；\n2、捡拾器结构：弹齿式；\n3、打结器类型：D型打结器；\n4、打结器数量：2个；\n5、配套动力：≥36.8kW","28400","部20190051","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4023,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市硕丰机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-2200","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度2220mm,捡拾器结构形式弹齿式，卷压滚筒数量14个。","28400","吉农机鉴2018-082","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[4024,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省凯迪能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2220D","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度2220mm,捡拾器结构形式锤爪式。","28400","吉农机鉴2019-015","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[4025,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省凯迪能源科技有限公司","圆捆打捆机","9YGT-2200B","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度2220mm,捡拾器结构形式弹齿式。","28400","吉农机鉴2019-016","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[4026,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","公主岭市泰瑞机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾宽度：2350mm、配套动力范围（kW）：66.1-99.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2730mm×2700mm×1400mm；结构质量（kg）：1700kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2350mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：15个；捡拾宽度2350mm","28400","吉农机鉴2018-029","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[4027,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.23m;","型号：9YF-2.2；捡拾器宽度：2230mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4600×2860×1750mm；配套动力：≥36.8kW。","28400","豫2016086","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4028,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5500×2660×1750mm；配套动力：≥58.8kW。","28400","豫2016085","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4029,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YFG-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5500×2700×1850mm；配套动力：≥80.9kW。","28400","豫2016131","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4030,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2210","捡拾宽度:2.21m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：2400×2590×1450；捡拾器宽度mm：2210；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：320；卷压滚筒数量个：15；配套动力非固定式kW：≥70","28400","GZNJ/TJ 2019-076","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4031,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：5110×2820×1730；捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打捆活塞往复次数次/min：100；配套动力非固定式kW：≥73.5","28400","GZNJ/TJ 2019-082","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4032,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2660×1750；捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：甩刀式；打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打捆活塞往复次数次/min：100；配套动力非固定式kW：≥73.5","28400","GZNJ/TJ 2019-083","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4033,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃农农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200D","捡拾宽度:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高）mm：5920×2550×1780；捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：甩刀式；打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打捆活塞往复次数次/min：100；配套动力非固定式kW：≥73.5","28400","GZNJ/TJ 2019-084","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4034,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.21m;","捡拾器宽度2210mm，捡拾器结构型式弹齿型，打结器类型D型（6003），打结器数量2个，压缩室截面尺寸（宽×高）360×460mm，打捆活塞往复次数100次/min，工作状态外型尺寸（长×宽×高）4930×2900×1760，配套动力≥25.8kW（推荐使用36.8kW）","28400","陕2019029","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4035,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式秸秆收获打捆机","4KZ-300","捡拾宽度:3m;","外形尺寸：7300×3270×3720mm，捡拾宽度：3000mm，捡拾器结构形式：甩刀式，喂入机构结构形式：拨叉式，打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：440×357，变速方式：无级变速。","28400","吉农机鉴2017-068","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[4036,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北运田农业机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-222","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2220mm，捡拾器结构形式：甩刀式；卷压筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长*宽*高）：2400mm*2570mm*1450mm；配套动力：66.1-99.2kW","28400","部20180827","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4037,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","淄博宾恒机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGP-2.2","捡拾宽度:2.23m;","捡拾宽度2.23m","28400","部20190177","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4038,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","淄博宾恒机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾宽度2.22m","28400","部20190159","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4039,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","淄博宾恒机械有限公司","方草捆打捆机","9YFP-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾宽度2.22m","28400","部20190158","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4040,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","淄博宾恒机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾宽度2.22m","28400","部20190157","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4041,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.3","捡拾宽度:2.28m;","捡拾器宽度（捡拾宽度）:2280mmm,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:强制脱扣型,打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:450×365mm,打捆活塞往复次数:92次/min,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:\n3860×2580×1770mm,配套动力:≥51.5kW","28400","辽2018008","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4042,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾宽度（捡拾宽度）：2220mm，捡拾器结构型式：破碎式，打结器类型：强制脱扣型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：450×365mm，打捆活塞往复次数：92次/min，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950×2550×1770mm，配套动力：≥58.:kW","28400","辽2018007","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4043,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1290)","捡拾宽度:2.2m;","配套动力范围（kW）：154.4；工作状态外形尺寸（长×宽×高）8880×2946×3223mm；结构质量（kg）：8000；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1184×870；打结器类型：D型双结；打结器数量：6；","28400","黑垦鉴2017030","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4044,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1270)","捡拾宽度:2.2m;","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","28400","黑垦鉴2017029","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4045,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省德沃农机装备有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度:2.2m； 配套动力:≥88KW；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2950mm×3930mm；","28400","吉农机鉴2019-007","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[4046,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-235","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度：2350mm","28400","部20190129","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4047,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2ZSS","捡拾宽度:2.21m;","捡拾宽度：2.21m","28400","沪2018-006","2022-12-31","通用类","上海市",""]
[4048,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","正牵引方草捆打捆机","9YFQ-2.3Z","捡拾宽度:2.27m;","捡拾宽度：2.27m","28400","沪2018-007","2022-12-31","通用类","上海市",""]
[4049,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊鲁鹏机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-230Z","捡拾宽度:2.35m;","捡拾器宽度2350mm，捡拾器结构型式弹齿式，打结器类型D型，打结器数量3个，压缩室截面尺寸560mmx380mm,打捆活塞往复速度93次/分钟，工作状态外形尺寸7600mmx3170mmx1800mm，配套动力55.8-73.5kw。","28400","黑垦鉴2018133","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4050,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFG-2.2(ENY2200)","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；工作状态外形尺寸：5710*2580*1750mm；捡拾器结构形式：粉粹机捡拾兼切割揉碎；打结器类型：D型；打结器数量：2个；配套动力：58.8-117.6KW；","28400","鄂2019142","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[4051,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFG-2.2A(ENY2200A)","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；工作状态外形尺寸：6410*2750*1850mm；捡拾器结构形式：粉粹机捡拾兼切割揉碎；打结器类型：D型；打结器数量：2个；配套动力：80.9-132.4KW；","28400","鄂2019143","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[4052,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-22","捡拾宽度:2.23m;","捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：2230；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：强制脱扣型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5200×3078×1854；配套动力（kW）：＞50","28400","辽2016032","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4053,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","唐山鑫万达实业股份有限公司","捡拾收获压捆机","9YS-2200","捡拾宽度:2.2m;","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2.2","28400","部20180820","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4054,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","武汉龙诚达机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-220","捡拾宽度:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高)mm：2400×2600×1300；拾取器宽度mm：2200；拾取器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：12个；配套动力：≥66kW；","28400","鄂2018107","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4055,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽茂盛自动化设备有限公司","捡拾压捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高)：3920mm×2910mm×1750mm\n配套动力：≥40.4kw","28400","2016TJ327","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4056,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽茂盛自动化设备有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFS-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高)：4545mm×2760mm×1780mm\n配套动力：≥40.4kw","28400","2016TJ329","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4057,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","圆草捆打捆机","9YRZ-1.25A","捡拾宽度:2.3m;","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2300mm","28400","黑垦鉴2018055","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4058,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东创智机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","捡拾宽度：2350mm；配套动力范围（kw）：66.1-99.2kw；工作状态外形尺寸：2470mm×2740mm×1480mm；结构质量（kg）：1700kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2350mm；压缩式截面尺寸（宽×高）mm：700mm×1000mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速r/min：320r/min；卷压滚筒数量：15个。","28400","鄂2019122","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4059,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YG-1.3；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4150×2870×2420mm；配套动力：80～133kW。","28400","黑垦鉴2019160","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4060,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YG-1.3A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4100×2890×2420mm；配套动力：80～133kW。","28400","黑垦鉴2019161","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4061,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJ-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度 ：2.25m； 捡拾器结构形式：弹齿式； 卷压滚筒转速：187 r/min； 卷压滚筒数量：18个； 工作状态外形尺寸(长×宽×高) ：4500 mm×3020 mm×2530 mm； 配套动力：75～90kW","28400","吉农机鉴2017-090","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[4062,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJT-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2.25m； 捡拾器结构形式：锤爪； 压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4900mm×3230mm×3680mm； 配套动力：≥88kW；整机重量：3900kg","28400","吉农机鉴2018-021","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[4063,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东富垠农业科技有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：14；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4380×2970×2250；配套动力（kW）：≥73.5；","28400","GZNJ/TJ 2019-111","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4064,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YFG-2.2A\n捡拾器宽度：2200mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5710mm×2575mm×1750mm\n配套动力：≧58.8kW","28400","部20170083","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4065,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YJS-2.2\n捡拾器宽度：2200mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6410mm×2750mm1800mm\n配套动力：≧58.8kW","28400","部20170084","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4066,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;","型号：9YFQ-2.2\n捡拾器宽度：2240mm\n打捆活塞速度：100行程/min\n打结器类型：D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4975mm×2925mm×1710mm\n配套动力：≧26kW","28400","部20170094","2021-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4067,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2C","捡拾宽度:2.235m;","型号：9YGJ-2.2C\n捡拾器宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n卷压滚筒数量：18个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4190mm×2994mm×2397mm\n配套动力：≧75kW","28400","部20190193","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4068,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D类型；打结器数量：2个；工作状态外形长尺寸(长×宽×高）（mm）：4850×2860×1750；配套动力：≥40kw","28400","2019TJ156","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4069,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊威达尔机械科技有限公司","圆草捆打捆机","9YK-2260","捡拾宽度:2.26m;","捡拾器宽度：2260mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2700mm×2660mm×1355mm；配套动力：非固定式≥65KW","28400","部20180783","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4070,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","方草捆打捆机","4YF-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式：弹齿式;打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截机尺寸（宽x高）mm：460x360；打捆活塞往复次数100/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：5480x2830x1750；配套动力：≥40kW","28400","2017TJ436","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4071,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机","河南中鼎现代农业装备有限公司","方草捆压捆机","9YFJ-2.2","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机:是 ;","作业方式：移动式；草捆形状：方草捆；配套动力：88～118kW；适用于割幅为2200mm～3000mm的谷物联合收割机。","21800","豫2017103","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4072,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机","安阳市豫工农业机械有限公司","方草捆压捆机","9YFJ-2.36","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机:是 ;","作业方式：移动式。草捆形状：方草捆。配套动力：81～107kW。\n适用于割幅为2360mm～3000mm的谷物联合收割机","21800","豫2018032","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4073,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机","河南中旗农机科技有限公司","秸秆打捆机","9YFB-3045D","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机:是 ;","外型尺寸（长×宽×高）（mm）：3000×750×1100；配套动力：80kw~135kw。","21800","豫2015027","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4074,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆压捆机","4JSDK-30×45","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机:是 ;","结构尺寸(长*宽*高)2700×710×1370(㎜)配套动力100(KW)喂入口宽度450(㎜)与割幅2360MM-3000MM收割机配套压缩室截面尺寸(宽×高)450×300(㎜)打结器类型D型打结器数量2(个)","21800","豫2017049","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4075,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆机","9YFJ-2.2","与小麦联合收割机配套捡拾压捆机:是 ;","型号：9YFJ-2.2；喂入口宽度：300mm（适用于割幅为2200mm～3000mm的谷物联合收割机）；压缩室截面尺寸（宽×高）：450×300mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2885×765×1865mm；配套动力：88～118kW。","21800","豫2018127","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4076,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ55-52","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆；配套动力：5.5kw(三相）\n喂入口宽度：520mm\n卷压滚筒转速:370r/min\n卷压滚筒数量：30个\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2800*1540*1580mm","8400","鄂2017106","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4077,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","全自动压捆机","9YQ-5552A","形式:圆捆 ;功率:9.17kW;","1、外形尺寸：3300×1800×1500mm；2、配套动力：9.17 kW；3、圆捆。","8400","2015TJ245","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4078,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","捡拾器宽度：520mm；配套动力:5.5kw；卷压滚筒数量:30个；卷压滚筒转速:350r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3510×1370×1500。","8400","GZNJ/TJ 2019-033","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4079,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东双鹤机械制造股份有限公司","圆草捆打捆机","9YQG-0.5","形式:圆捆 ;功率:6.05kW;","一．\t型号：9YQG-0.5\n二．\t工作状态外型尺寸（长*宽*高）：3670*1500*1560（mm）\n三．\t结构质量：660KG\n四．\t配套动力：6.05KW\n五．\t喂入口宽度：520mm\n六．\t卷压滚筒数量（个）：30","8400","新2019151","2024-04-18","通用类","山东省",""]
[4080,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","安徽银穗农业机械制造有限公司","压捆机","YKJ-5552","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度mm：515\n卷压滚筒数量：35个\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3560*1630*1550\n配套动力：5.5KW","8400","2018TJ350","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4081,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","青贮圆捆机","YKJ5552A","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","1、外形尺寸：1600×1500×1100mm；2、配套动力：5.5 kW；3、圆捆。","8400","2018TJ625","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4082,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","喀什旺达机械制造有限责任公司","圆草捆压捆机","9YG-55","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度：525mm;作业方式：固定式；草捆形状：圆捆","8400","新2017079","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4083,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵市德诚机械有限公司","青贮圆捆机 9QYG-0.5","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号：9QYG-0.5；工作状态外形尺寸：（长×宽×高）4240×1340×1660mm；喂入口宽度：525mm；卷压滚筒数量：30个；卷压滚筒转速：360r/min； 配套动力5.5kw","8400","新2016065","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4084,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东鲁森畜牧机械有限公司","圆捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号：9QYG-0.5，喂入口宽度：520mm,卷压滚筒转速：360r/min,卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2120×1400×1400mm,配套动力：5.5kW","8400","部20181242","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4085,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","德州鲁发机械有限公司","青贮圆捆机","YKJ5552","形式:圆捆 ;功率:4kW;","圆捆；配套动力：4kW;捡拾器宽度：490mm；卷压滚筒转速：350r/min；卷压滚筒数量：30个；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1590mmX1400mmX1060mm。","8400","部20170055","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4086,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵宏泰机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-55","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆；功率:5.5kW；卷压滚筒转速:350r/min；卷压滚筒数量:36个","8400","黑垦鉴2016020","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4087,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","曲阜汇富机械制造有限公司","圆捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号：9QYG-0.5型;喂入口宽度（mm）520；卷压滚筒转速（r/min）350；卷压滚筒数量（个）30；工作状态外形尺寸（长x宽x高mm）3520x1460x1580；配套动力（kW）5.5； 打压捆方式:圆捆； 结构型式（固定式/非固定式）:固定式","8400","部20190057","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4088,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","捡拾器宽度：520mm；卷压滚筒转速:350r/min；卷压滚筒数量:30个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3510×1370×1500；配套动力:5.5kw。","8400","GZNJ/TJ 2019-024","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4089,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","青贮圆捆机","YK5552A","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","卷压滚筒转速：350r/min，卷压滚筒数量:30个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2450×1450×1320,配套动力:5.5（电机）kW","8400","部20170078","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4090,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵三合力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9Y-0.58","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","结构形式：固定式；功率：5.5kW","8400","部20180958","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4091,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","郑州一科重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度：520mm，卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸（长X宽X高）1300X1400X1300，配套动力：5.5kw，结构质量：480kg","8400","新2019082","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4092,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","XL-5552","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆；配套动力：5.5kw；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒数量：30个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3100mm*1500mm*1600mm","8400","部20180774","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4093,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","自动打捆机","9ZDJ-520","形式:圆捆 ;功率:7.5kW;","型号：9ZDJ-520；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒转速：450r/min；卷压滚筒数量：24个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4460×1395×1635mm；配套动力：7.5kW。","8400","豫2017078","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4094,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","滑县宏峰机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:4kW;","配套动力：4kW ;型号:9QYG-0.5 ; 外形尺寸(长×宽×高）mm2400×1340×1310; 生产效率30-50捆/h; 草捆尺寸（直径×高﹚mm550×520","8400","新2017072","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4095,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","天津沃农农业机械有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3510×1370×1500；喂入口宽度mm：520；卷压滚筒转速r/min：350；卷压滚筒数量个：30；配套动力固定式kW：5.5","8400","GZNJ/TJ 2019-081","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[4096,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","宁津县德泰机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG—0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号：9QYG-0.5，喂入口宽度：520mm，卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸：2300mm×1600mm×1400mm，配套动力：5.5kw。","8400","部20180249","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4097,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","青贮圆捆打捆机","YK5552","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","产品型号;YK5552;喂入口宽度520mm；卷压滚筒数量：30个；工作状态外形尺寸：3380mmx1370mmx1300mm；配套动力：固定式5.5kw。","8400","部20180245","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4098,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","临洮县宏丰机械制造有限公司","青贮圆捆机","9QYK-5552","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","外形尺寸（长×宽×高）：2070×1370×1050（mm）,整机质量：380（kg），配套功率：5.5（kw）,配套动力转速：960（r/min），拨草叉组数：4（组），每组叉齿数：14（个），喂入量：33.5（kg/捆），卷压滚筒转速：380（r/min），生产率：30-50（捆/h）","8400","甘农机2016066","2020-12-31","通用类","甘肃省",""]
[4099,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东陵盛机械制造有限公司","青贮圆捆机","DK5252","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","配套动力：5.5kW；卷压滚筒数量：30个；喂入口宽度：520mm","8400","部20171266","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4100,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","宁津方盛农业机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号：9QYG-0.5型，喂入口：520mm,卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸：3400mmx1510mmx1460mm,配套动力：固定式5.5kw","8400","部20180765","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4101,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵市通达智能农牧机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG—0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号：9QQYG-0.5\n喂入口宽度 （mm）：520\n卷压滚筒数量：30个\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3520mm*1460mm*1580mm\n配套动力：固定式 5.5kw（电机）\n圆捆；功率5.5kw","8400","部20180045","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4102,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","7.5-15kW方捆压捆机","西安新天地草业有限公司","方草捆压捆机","9YF-110","形式:方捆 ;功率:7.5kW;","1喂入口宽度：485mm； \n2 打捆活塞速度：3.57行程/min；            \n3 打结器类型：手工打结；                  \n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2800×1100×1150；              \n5 配套动力7.5KW","2800","陕2017005","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[4103,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","滑县宏峰机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-70","形式:方捆 ;功率:30kW;","配套动力：30kW  ；成捆形式：方捆；型号：9YF—70；喂入口宽度650mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：700×260mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3515×2995×2375mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；","11100","新2018216","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4104,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","滑县宏峰机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-110","形式:方捆 ;功率:15kW;","配套动力：15kW ；成捆形式：方捆； 型号：9YF—110；喂入口宽度800mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：1105×930mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×1740×3375mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；","11100","新2018221","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4105,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","江苏兴农环保科技股份有限公司","压捆机","9YF-50","形式:方捆 ;功率:50kW;","外形尺寸(长×宽×高MM):10000×2000×9600；整机质量(KG):9600；额定功率(KW):50KW；工作电压(V):380；标准草捆尺寸(MM):1000×1000×1100.","11100","苏农机（2016）第（0128）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4106,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","西安新天地草业有限公司","方草捆压捆机","9YFZ-5","形式:方捆 ;功率:15kW;","1喂入口宽度：685mm； \n2 打捆活塞速度：0.97行程/min；            \n3 打结器类型：手工打结；                  \n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2900×3000×2300；             \n5 配套动力15KW","11100","陕2017004","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[4107,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","郑州一科重工机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YF-90","形式:方捆 ;功率:18.5+7.5kW;","配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:18.5+7.5(KW)配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):3510×2790×2375(MM)；喂入口宽度:650(㎜)压缩室截面尺寸(长×宽):450×250(㎜)","11100","新2018239","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4108,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","郑州一科重工机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YF-70","形式:方捆 ;功率:15kW;","配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:15KW；配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):3890×2675×1500(MM)；喂入口宽度:700(MM)；压缩室截面尺寸(长×宽):350×250(MM)","11100","新2018238","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4109,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","滑县宏峰机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-72","形式:方捆 ;功率:15kW;","配套动力：15kW ；成捆形式：方捆；  型号：9YF—72；喂入口宽度700mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：250×360mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3890×2678×1505mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；","11100","新2018217","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4110,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","滑县宏峰机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-80","形式:方捆 ;功率:15kW;","配套动力：15kW ；成捆形式：方捆； 型号：9YF—80；喂入口宽度390mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：830×390mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×885×2955mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；","11100","新2018220","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4111,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","合肥圣马力机械科技有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","形式:方捆 ;功率:15kW;","外形尺寸:1480*950*2445mm；方捆；配套动力功率：15kW；喂入口宽度：800mm；压缩室截面尺寸：600*800mm；打结器类型：手动","11100","2019TJ094","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4112,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-150","割幅:150cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:后悬挂式风机中间传动；挂接方式：三点悬挂；配套动力(kw）:≥40.4；外形尺寸(长×宽×高mm)：1800×1826×3400；结构质量(kg):860；工作幅宽（mm）:1500；最小离地间隙（mm）:≥300；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:500；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1825；抛送筒高度（mm）：3400；抛送筒回转角度（°）：180；切碎机构总安装刀数(把):60","1800","冀2016T—194（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4113,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-150","割幅:150cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×1950×3150mm；结构质量：770kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：47.8～51.5kw；割台的有效收获宽度：1500mm；秸秆切碎机构型式：甩刀式","1800","冀2018T—242（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4114,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-150","割幅:150cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）:1340*1970*3480mm；结构质量：755kg；配套动力：44.7-51.4kw；工作幅宽：1500mm","1800","冀2016T—155","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4115,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆切碎收集机","4JQ-1.5","割幅:150cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式\t悬挂式\t\n挂接方式\t三点悬挂\t\n外形尺寸(长×宽×高)\t1450×2080×2950\tmm\t\n结构质量\t680\tkg\t\n配套发动机型号规格\t/\t\n配套发动机额定功率\t40～60\tkW\t\n配套发动机额定转速\t\tr/min\t\n工作幅宽\t1500\tmm\t\n最小离地间隙\t≥300\tmm\t\n最低割茬高度\t≤150\tmm\t\n割台升降范围\t/\tmm\t\n作业速度\t2～4\tkm/h\t\n生产率\t0.28～0.54\thm2/h\t\n秸秆切碎机构型式\t甩刀式\t\n秸秆切碎机构转子直径\t530\tmm\t\n秸秆切碎机构主轴转速\t2160\tr/min\t\n抛送高度\t≥2500\tmm\t\n抛送距离\t3～5\tm","1800","2015T-046(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4116,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:三点悬挂；配套动力:55～70kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2150mm×1500mm×3000mm；结构质量:670kg；工作幅宽:1.65m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2280r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:52把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2400r/min","2300","冀2018T—217（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4117,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:三点悬挂；配套动力:65～80kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2450mm×1500mm×3000mm；结构质量:860kg；工作幅宽:2.0m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2280r/min；切碎机构最大回转半径:260mm；切碎机构总安装刀数:60把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2400r/min","2300","冀2018T—218（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4118,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-200A","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:后悬挂式风机中间传动；配套动力:≥66.2kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2400mm×1500mm×3500mm；结构质量:960kg；工作幅宽:2.0m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2200r/min；切碎机构最大回转半径:260mm；切碎机构总安装刀数:60把；抛送叶轮直径:840mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:587r/min","2300","冀2018T—219（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4119,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-220A","割幅:208cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×高×宽）：1640mm×2600mm×4000mm；割台的有效收获宽度：2080mm；割台切割器型式：甩刀式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；抛送高度：3670mm；作业速度范围：2～5km/h；秸秆切碎机构主轴转速:2250;结构质量：1100kg；结构型式（挂接方式）：悬挂式；配套动力范围（悬挂式）：80～95kW","2300","冀2017T—304","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4120,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-180","割幅:170cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×高×宽）：2300mm×1500mm×3000mm；割台的有效收获宽度：1700mm；割台切割器型式：甩刀式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；抛送高度：3000mm；秸秆切碎机构主轴转速：2250r/min；作业速度范围：3～5km/h；秸秆切碎机构转子直径：540mm","2300","冀2017T—136（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4121,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-220","割幅:220cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:后悬挂式风机中间传动；挂接方式：三点悬挂；配套动力(kw）:≥66.2外形尺寸(长×宽×高mm)：1750×2526×3500；结构质量(kg):1150；工作幅宽（mm）:2200；最小离地间隙（mm）:≥300；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:500；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1825；抛送筒高度（mm）：3500；抛送筒回转角度（°）：180；切碎机构总安装刀数(把):84","2300","冀2016T—196（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4122,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-185","割幅:185cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:后悬挂式风机中间传动；挂接方式：三点悬挂；配套动力(kw）:≥58.8外形尺寸(长×宽×高mm)：1750×2176×3400；结构质量(kg):960；工作幅宽（mm）:1850；最小离地间隙（mm）:≥300；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:500；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1825；抛送筒高度（mm）：3400；抛送筒回转角度（°）：180；切碎机构总安装刀数(把):76","2300","冀2016T—195（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4123,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式/甩刀悬挂式\n挂接形式/后置三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）mm，1370x2100x3200\n结构质量kg，700\n配套拖拉机功率kw65-70\n工作幅宽mm1650\n最低割茬高度mm100≈200\n作业速度km/h2-4\n生产率hm2/h0.25-0.55\n秸秆切碎机构形式/甩刀式\n转子直径mmΦ520\n主轴转速r/min2120\n抛送高度mm,3200\n抛送距离m,3≈5\n抛送筒回转角度(°)360","2300","冀2016T—361","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4124,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","挂接方式/后置三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）mm，1370x2250x3200\n结构质量kg，740\n配套拖拉机功率kw65≈75\n工作幅宽mm,1800\n最低割茬高度mm100≈200\n作业速度km/h2-4\n生产率hm2/h,0.30-0.65\n,秸秆切碎机构形式/甩刀式\n转子直径mmΦ520\n主轴转速r/min2120\n抛送高度mm，3200\n,抛送距离m，3≈5\n抛送筒回转角度(°)360","2300","冀2016T—360","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4125,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-200","割幅:2cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","型号名称：4Q-200型秸秆青贮收获机；结构形式:悬挂式：外形尺寸(长×宽×高mm)：3730×2390×3920；结构质量(kg):1345；配套动力(kw）:73.5-88.2；割台的有效收获宽度(mm)2000；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：3850；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","2300","部20181085","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4126,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆青贮收集机","4JQS-170","割幅:170cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1500×2200×3150 整机质量（kg）:860 配套动力（kW）:55~70 割台的有效收获宽度:1700mm 结构形式(挂接方式):三点悬挂侧边皮带传动 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:520mm 秸秆切碎机构主轴额定转速:2000r/min 抛送筒高度:3150mm 抛送筒回转角度:360° 作业速度范围:2.5~4km/h 抛送叶轮直径:580mm 输送搅龙直径:260mm 输送搅龙转速:2500r/min","2300","冀2017T—111（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4127,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆青贮收集机","4JQS-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1570×2530×3280 整机质量（kg）:980 配套动力（kW）:65~80 割台的有效收获宽度:2000mm 结构型式(挂接方式):三点悬挂侧边皮带传动 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径:530mm 秸秆切碎机构主轴额定转速:2000r/min 抛送筒高度:3280mm 抛送筒回转角度:360° 作业速度范围:2.5~4km/h 抛送叶轮直径:580mm 输送搅龙直径:260mm 输送搅龙转速:2500r/min","2300","冀2017T—112（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4128,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆青贮收获机","4Q168","割幅:168cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:悬挂式.挂接方式：三点悬挂式.外形尺寸（长×宽×高）mm：1870×2280×3200.结构质量（kg）：820.配套拖拉机额定功率（kW）：50～65.工作幅宽（mm）:1680.最小离地间隙（mm）：200.最低割茬高度（mm）：≤150.作业速度（km/h）：2.0～3.2.生产率（h㎡/h）：0.32～0.53.秸秆切碎机构型式：甩刀.秸秆切碎机构转子直径（mm）：520.秸秆切碎机构主轴转速（r/min）：1700～1800.抛送高度（mm）：3200.抛送距离（m）：7～8.抛送筒回转角度（°）：360.","2300","部20152557","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4129,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆青贮收获机","4Q180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式:甩刀悬挂式.挂接方式：后置三点悬挂.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1870×2350×3150.结构质量（kg）：900.工作幅宽（mm）:1800.最低割茬高度（mm）：≤150.作业速度（km/h）：1.5～3.0.生产率（h㎡/h）：0.2～0.42.秸秆切碎机构型式：甩刀式.秸秆切碎机构转子直径（mm）：￠530.秸秆切碎机构主轴转速（r/min）：2170.抛送高度（mm）：3150.抛送距离（m）：≥5.抛送筒回转角度（°）：360.","2300","部20170042","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4130,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","德州市沃田机械有限公司","青饲料收获机","4Q-185","割幅:1.85cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式，割幅：1.85m","2300","部20181076","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4131,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","德州市沃田机械有限公司","青饲料收获机","4Q-220","割幅:220cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式，割幅：2.2m","2300","部20181077","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4132,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×2520×3150mm；结构质量：900kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：66.2～73.5kw；割台的有效收获宽度：2000mm；秸秆切碎机构型式：甩刀式","2300","冀2018T—243（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4133,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-200Z","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式（挂接方式）：悬挂式；结构质量：1250kg；配套动力范围：≥70kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高):1700×2380×3500mm；割台的有效收获宽度：2000mm；秸秆切碎机构形式：甩刀式","2300","部20181088","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4134,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-180","割幅:174cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","外形尺寸（mm)：1450*2400*3580 结构质量：1200kg 割台的有效收获宽度：1740mm","2300","冀2017T—169","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4135,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-180C","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式（挂接方式）：悬挂式；结构质量：960kg；配套动力范围：58.5-68kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1450×2250×3150mm；割台的有效收获宽度：1800mm；秸秆切碎机构形式：甩刀式","2300","部20181089","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4136,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-220","割幅:220cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式（挂接方式）：悬挂式；结构质量：1100kg；配套动力范围（牵引式，悬挂式）：85-102kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1520×2710×3150mm；割台的有效收获宽度：2200mm；秸秆切碎机构形式：甩刀式","2300","部20181090","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4137,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式（挂接方式）：后悬挂式风机中间传动；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1750×2176×3700mm；结构质量：960kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：≥58.8kw；割台的有效收获宽度：1800mm；秸秆切碎机构型式：甩刀式","2300","冀2017T—067（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4138,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎收集机","4JS-180","割幅:175cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","4JS-180型秸秆粉碎收集机；结构形式：三点悬挂；外形尺寸：1250×2250×2950mm;结构质量：700kg; 配套动力： 66～73.5kw;割台有效收获宽度：1750mm；最小离地间隙：≥300mm;秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径：5300mm; 秸秆切碎机构主轴额定转速：2075rpm; 抛送筒高度: 2950mm; 作业速度范围:3～4 km/h; 抛送筒回转角度:360°","2300","冀2017T—091（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4139,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）:1560*2470*3480mm；结构质量：945kg；配套动力：69.9-88.2kw；工作幅宽：2000mm","2300","冀2016T—157","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4140,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）:1340*2300*3480mm；结构质量：835kg；配套动力：66.1-73.5kw；工作幅宽：1800mm","2300","冀2016T—156","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4141,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆切碎收集机","4JQ-1.8A","割幅:178cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式（挂接方式）\t悬挂式\t\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t1520×2380×2950\tmm\n结构质量\t770\tkg\n配套动力范围（悬挂式）\t50～70\tkW\n割台的有效收获宽度\t1780\tmm\n割台切割器型式\t甩刀式\t\n秸秆切碎机构型式\t甩刀式\t\n秸秆切碎机构转子直径\t530\tmm\n秸秆切碎机构主轴转速\t2160\tr/min\n抛送高度\t2780\tmm\n抛送筒回转角度\t360\t（°）\n作业速度范围\t2～4\tkm/h","2300","冀2017T—280","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4142,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆青贮收获机","4QS-200A","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式/甩刀悬挂式     挂接方式/后置三点联接     配套拖拉机kW72～90     外形尺寸（长×宽×高）mm1550×2400×3830                       结构质量kg980      工作幅宽mm2000","2300","冀2016T—377","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4143,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆青贮收获机","4QS-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式/甩刀悬挂式    挂接方式/后置三点联接     配套拖拉机kW58～70     外形尺寸（长×宽×高）mm1450×2130×3240                             结构质量kg655     工作幅宽mm1650","2300","冀2016T—378","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4144,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-180A","割幅:170cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×高×宽）：1640mm×2200mm×3900mm；割台的有效收获宽度：1700mm；割台切割器型式：甩刀式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；抛送高度：3570mm：秸秆切碎机构转子直径：540mm；秸秆切碎机构主轴转速：2250r/min；作业速度范围；2～5km/h","2300","冀2017T—303","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4145,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式。工作状态外形尺寸：1770mm×2520mm×3100mm。结构质量：900kg。配套动力范围：73.5kw-95.6kw。","2300","部20181108","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4146,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式。工作状态外形尺寸：1770mm×2160mm×3100mm。结构质量：820kg。配套动力范围：58.8kw-73.5kw","2300","部20181109","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4147,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构型式：悬挂式。工作状态外形尺寸：1850mm×2475mm×3140mm。结构质量：880kg。配套动力范围：73.5kw-88.2kw。","2300","部20181105","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4148,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆粉碎收集机","4JS-180","割幅:163cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式；割副：163cm；配套动力：≥62.5kW；结构质量：990kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×2200×4000mm。","2300","冀2017T—177（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4149,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎收集机","4JS-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","4JS-200型秸秆粉碎收集机；结构形式：三点悬挂；外形尺寸：1290×2450×2950mm;结构质量：750kg; 配套动力： 66.2～73.5kw;a 工作幅宽：2000mm；最小离地间隙：≥300mm;最低割茬高度：100～150mm; 作业速度范围:3～4 km/h;秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径：540mm; 秸秆切碎机构主轴额定转速：2075rpm; 抛送筒高度: ≥2000mm;抛送距离：≥m; 抛送筒回转角度:360°","2300","2015T—176(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4150,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4SJ—200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×2460×3000mm；结构质量：850kg；工作幅宽：2000mm；配套动力范围：80.9-95.6；秸秆切碎机构型式：甩刀式；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；","2300","部20181130","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4151,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4SJ—172","割幅:172cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1500×2170×3000mm；结构质量：800kg；配套动力范围：58.4-80.9kW\t；秸秆切碎机构型式：甩刀式；与配套拖拉机连接方式：悬挂式","2300","部20181131","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4152,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4SJ—215","割幅:215cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×2620×3000mm；结构质量：900kg；配套动力范围：88.3-103kW；秸秆切碎机构型式：甩刀式；工作幅宽：2150mm","2300","部20181129","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4153,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4SJ—165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：1460x2100x3000；收获宽度mm：1650；传动方式：侧边皮带滚动；机构型式：甩刀式；结构形式：悬挂式","2300","部20181128","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4154,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4SJ-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:15000*2260*3100mm 整机质量（kg）:800kg 配套动力（kw）:73.5-88.2 工作幅宽:1.8m 结构形式:侧边皮带传动 连接方式:三点式悬挂","2300","冀2016T—328","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4155,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JH-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","配套动力：40-55kW；结构型式：侧边皮带轮传动；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1520x2110x3200mm ；结构质量：780kg； 割台的有效收获宽度：1650mm;秸秆切碎机构型式：甩刀式；抛送筒高度：3200mm。","2300","冀2017T—099（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4156,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH—200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：66.2-88.2kw  3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1700×2550×3350mm  4.结构质量：965kg  5.工作幅宽：2000mm  6.作业速度范围：3-5km/h   7.切碎机构主轴额定转速：2000r/min  8.切碎机构转子直径：?530mm  9. 切碎机构形式：甩刀 式  10.抛送筒高度：3350mm","2300","部20181092","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4157,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH—165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：51.5-73.5kw  3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1700×2200×3350mm  4.结构质量：810kg  5.工作幅宽：1650mm  6.作业速度范围：3-5km/h   7.切碎机构主轴额定转速：2000r/min  8.切碎机构转子直径：?530mm  9. 切碎机构形式：甩刀 式  10.抛送筒高度：3350mm","2300","部20181091","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4158,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","1.结构形式：三点悬挂   2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1700×2350×3350mm   3.工作幅宽：1800mm      4.秸秆切碎机机构形式：甩刀式  5. .抛送筒高度：3350mm","2300","冀2018T-079（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4159,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JH-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，配套动力：73.5-88.2kw，外形尺寸（mm）：1460*2100*2920，结构质量：785kg，工作幅宽：1650mm，秸秆切碎机构型式：悬挂甩刀式","2300","冀2016T—232","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4160,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JH-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，配套动力：73.5-88.2kw，外形尺寸（mm）：1420*2260*2960，结构质量：805kg，工作幅宽：1800mm，秸秆切碎机构型式：悬挂甩刀式","2300","冀2016T—233","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4161,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JH-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，配套动力：73.5-95.6kw，外形尺寸（mm）：1450*2450*3010，结构质量：840kg，工作幅宽：2000mm，秸秆切碎机构型式：悬挂甩刀式","2300","冀2016T—234","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4162,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","规格型号：4JQH-200、结构形式：悬挂式、挂接方式：三点悬挂、外形尺寸（长*宽*高）mm：1680*2460*3350、结构质量kg：800、配套发动机额定功率kW:66.2~88.2、工作幅宽mm:2000、最小离地间隙mm：≥320、最低割茬高度：≤150、作业速度km/h：2~4、生产率h㎡/h：0.36~0.72、秸秆切碎机构形式：甩刀式、秸秆切碎机构转子直径mm：520、秸秆切碎机构主轴转速r/min：2160、抛送高度mm:≥2000、抛送距离m:3~5。抛送筒回转角度（°）：360","2300","2015T-078","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4163,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式：侧边皮带传动、挂接方式：三点悬挂式、外形尺寸（运输状态）（长*宽*高）mm：1600*2300*3100、结构质量kg：750、工作幅宽mm：1800、最小离地间隙mm：≥350、秸秆切碎机构形式：甩刀式、秸秆切碎机构转子直径mm：159、秸秆切碎机构主轴转速r/min：2160、抛送筒高度mm：3100、抛送筒回转角度（°）：360","2300","冀2016T—338（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4164,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","结构形式：侧边皮带传动、挂接方式：三点悬挂式、外形尺寸（运输状态）（长*宽*高）mm：1600*2150*3100、结构质量kg：720、工作幅宽mm：1650、最小离地间隙mm：≥350、秸秆切碎机构形式：甩刀式、秸秆切碎机构转子直径mm：159、秸秆切碎机构主轴转速r/min：2160、抛送筒高度mm：3100、抛送筒回转角度（°）：360","2300","冀2016T—337（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4165,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎回收机","4JQH-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","挂接方式/后置三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）mm，1380x2460x3200\n结构质量kg，840\n配套拖拉机功率kw73≈95\n工作幅宽mm,2000\n最低割茬高度mm100≈200\n作业速度km/h,2-4\n生产率hm2/h,0.35-0.70\n秸秆切碎机构形式/甩刀式\n转子直径mmΦ520\n主轴转速r/min2120\n抛送高度mm，3200\n抛送距离m，3≈5\n抛送筒回转角度(°)360","2300","冀2016T—359","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4166,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎回收机","4JH-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","配套动力：62-75kW；结构型式：侧边皮带轮传动；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1530x2450x3200mm 结构质量：880kg；割台的有效收获宽度：2000mm;秸秆切碎机构型式：甩刀式；抛送筒高度：3200mm。","2300","冀2017T—098（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4167,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","90-110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","不对行青贮收割机","9QX-1000","割幅:107cm;割台型式:悬挂单圆盘 ;","悬挂单圆盘式；割幅:107cm；结构质量:1350kg","2300","冀2017T—252","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4168,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","90-110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9Q-900","割幅:90cm;割台型式:悬挂单圆盘 ;","结构型式（挂接方式） ： 悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 3870×2810×3720（抛送筒向后）；结构质量 kg： 720；配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW ：59-73；割台的有效收获宽度 mm ：900；割台切割器型式 ： 单圆盘式 ；秸秆切碎机构型式： 轮盘式；秸秆切碎机构转子直径 mm ：650；秸秆切碎机构主轴转速 r/min： 1000 ；抛送筒高度 mm ：3690；抛送筒回转角度 （°）： 360 ；作业速度范围 km/h 1-4","2300","部20180392","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4169,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机","新疆牧神机械有限责任公司","青（黄）贮饲料收获机","4QX-1200","割幅:120cm;割台型式:悬挂单圆盘 ;","悬挂单圆盘式；割副：120cm；","7100","新2018194","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4170,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1400","割幅:130cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","型号名称：4QX-1400 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3900mm*1500mm*3800mm 割台的有效收获宽度：1300mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：3800mm","7100","部20190179","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4171,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1700","割幅:160cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","型号名称：4QX-1700 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4500mm*1840mm*4300mm 割台的有效收获宽度：1600mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm","7100","部20190188","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4172,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北盛发农业机械有限公司","青贮饲料收获机","9QS-1200","割幅:121cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","悬挂双圆盘式青贮饲料收割机，割幅121CM","7100","部20190022","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4173,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","青饲料收获机","4QS-1800","割幅:180cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","割台有效收获宽度：180cm;割台切割器型式：双圆盘式；结构型式：悬挂式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度：4380mm","7100","新2018059","2022-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4174,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","9QX-2000","割幅:205cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","悬挂双圆盘式；割幅:205cm；结构质量:1600kg","7100","部20180388","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4175,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","9QX-1650","割幅:165cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","悬挂双圆盘式；割幅:165cm；结构质量:1430kg","7100","部20180389","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4176,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","新疆牧神机械有限责任公司","青（黄）贮饲料收获机","4QSD-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构形式：三点悬挂式；割台切割器型式：双圆盘锯片式；有效割幅mm：1800；","7100","新2017197","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4177,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","德州春明农业机械有限公司","青饲料收获机","4QX-1800","割幅:150cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","割台的有效收获宽度：1500mm；割台切割器型式：双圆盘式；结构型式：悬挂式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4600×1850×5000 mm（抛送筒向正后方）；抛送筒高度：5000mm。","7100","部20190001","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4178,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","德州春明农业机械有限公司","青饲料收获机","4QX-1400","割幅:127cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","割台的有效收获宽度：1270mm；割台切割器型式：双圆盘式；结构型式：悬挂式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3400×1410×3350mm（抛送筒向正后方）；抛送筒高度：3350mm。","7100","部20190002","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4179,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构形式：悬挂式，切割器结构形式：双圆盘割刀式，外形尺寸（长*宽*高）：4900MM*1830MM*4070MM,结构质量（kg）:1200,配套动力范围（牵引式，悬挂式）(kw)：66-88，割台的有效收割宽度(mm)：1650,离地最小间隙（mm）：300，秸秆切碎机构：轮盘式、转子直径?900、主轴额定转速 （r/min）1000作业速度（km/h）：3-6，抛送高度（mm）：4100，抛送筒回转角度距离（°）：360","7100","黑垦鉴2018057","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4180,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1800","割幅:165cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","配套动力范围：≥66kW；结构型式：圆盘割刀式；挂接方式：悬挂式； 外形尺寸：4900mm×1830mm×4070mm；结构质量：1200kg；工作幅宽：1650mm； 秸秆切碎机构型式：圆盘式；刀片尺寸：长320mm×宽87mm×厚6mm； 切碎抛送器型式：双圆盘式；刀片数量：12片。","7100","部20170105","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4181,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1400","割幅:129cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）/悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）/3800mm×1485mm×3980mm；割台的有效收获宽度（mm）1290；割台切割器型式/双圆盘式；秸秆切碎机构型式/圆盘式；抛送筒高度（mm）：3980","7100","部20190182","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4182,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1700","割幅:163cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）/悬挂式;工作状态外形尺寸（长×宽×高）/4600mm×1810mm×5150mm;割台的有效收获宽度mm1630;割台切割器型式/双圆盘式;秸秆切碎机构型式/圆盘式;抛送筒高度（mm）5150","7100","部20190181","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4183,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2100","割幅:202cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：前悬挂；割台切割器型式：圆盘式；割台有效收割宽度：2020mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：4700×2200×4600；抛送高度：4550mm；秸秆切碎机构型式：轮盘式；结构质量：1400kg；配套动力范围：80-110kW；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径：800mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000mm；抛送筒回转角度：230（°）；作业速度范围：2-6km/h","14300","冀2017T—183","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4184,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东森睿农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX—1400","割幅:127cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QX-1400型背负式青饲料收获机；结构形式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4350mm×1490mm×3410mm；割台的有效收获宽度：1270mm；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度：3410mm;","14300","部20180054","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4185,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东森睿农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX—1800","割幅:158.5cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QX-1800型背负式青饲料收获机;结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4630mm×1800mm×4930mm；割台的有效收获宽度：1585mm；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度：4930mm;","14300","部20180053","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4186,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","合肥首瑞科技有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1700","割幅:170cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4500×1840×4300mm；结构质量：1300kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：66-88.2kw；割台的有效收获宽度：1700mm；割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙：460mm；秸秆切碎机构型式：圆盘式；秸秆切碎机构转子直径：φ890mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；抛送筒回转角度：±180°；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：揉搓风叶+风箱揉搓板式；作业速度范围：4-7km/h；","14300","2019TJ176","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4187,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:130cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1600*3400*3600mm\n结构质量：900Kg\n配套动力范围：≥36KW\n割台的有效收获宽度：1300mm\n割台切割器型式：圆盘式（双圆盘）\n秸秆切碎机构型式：轮盘式\n秸秆切碎机构转子直径：790mm\n秸秆切碎机构主轴转速：760r/min\n抛送筒高度：3600mm\n抛送筒回转角度：360°\n籽粒破碎机构型式：揉搓\n作业速度：0-6Km/h","14300","部20181245","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4188,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1800","割幅:166cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2150*4370*4500mm\n结构质量：1200Kg\n配套动力范围：≥66KW\n割台的有效收获宽度：1660mm\n割台切割器型式：圆盘式（双圆盘）\n秸秆切碎机构型式：轮盘式\n秸秆切碎机构转子直径：895mm\n秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min\n抛送筒高度：4500mm\n抛送筒回转角度：360°\n籽粒破碎机构型式：揉搓\n作业速度：0-6Km/h","14300","部20181241","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4189,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2400","割幅:230cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","型号名称：4QX-2400 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2600mm*4300mm 割台的有效收获宽度：2300mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm","23400","部20190186","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4190,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2650","割幅:260cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","型号名称：4QX-2650型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2860mm*4300mm 割台的有效收获宽度:2600mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm","23400","部20190187","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4191,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","青饲料收获机","4QS-2300","割幅:222cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","型号名称 / 4QS-2300型青饲料收获机 \n结构型式（挂接方式） / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 2350mm×5400mm×4500mm \n割台的有效收获宽度 mm 2220 \n割台切割器型式 / 双圆盘式 \n秸秆切碎机构型式 / 圆盘式 \n抛送筒高度 mm 4500","23400","部20190184","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4192,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北通田机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","9QX-2.2","割幅:220cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5400×2400×3950mm；结构质量：1200kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：110.2～132.4kw；割台的有效收获宽度：2200mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘刀式","23400","冀2017T—168","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4193,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","青饲料收获机","4QS-2400","割幅:240cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：240cm","23400","新2017078","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4194,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","9QX-2200","割幅:222cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","悬挂双圆盘式；割副:222cm；结构质量:1800kg","23400","部20180390","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4195,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:225cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","配套动力范围：≥88kW；结构型式：圆盘割刀式；挂接方式：悬挂式； 外形尺寸：4760mm×2380mm×4070mm；结构质量：1400kg；工作幅宽：2250mm； 秸秆切碎机构型式：圆盘式；刀片尺寸：长320mm×宽87mm×厚6mm； 切碎抛送器型式：双圆盘式；刀片数量：12片。","23400","部20170106","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4196,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","吉林省众禾农机有限公司","青（黄）贮秸秆饲料收获机","4QX-2.2","割幅:220cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构类型：悬挂式；割台有效宽度mm：2200；割台切割器形式：圆盘锯齿刀；\n秸秆切碎机构：形式：双轮盘式；转子直径mm：900；主轴额定转数r/min：1000","23400","吉农机鉴2018-064","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[4197,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","宁安市恒信机械制造有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:230cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构形式:悬挂式;  割台切割器形式:双圆盘式;  秸杆切碎机构形式:轮盘式;  配套动力范围:≥95.55kw; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6460×2450×4500mm;  运输状态外形尺寸(长×宽×高):2310×2450×2510mm;  工作行数:不对行;  作业速度:0~5km/h;  工作幅宽:2300mm;  抛料筒高度:4500mm;  抛料筒旋转角度:270°;  秸杆切碎机构:转子直径:885mm; 转子转速:1000r/min;  整机质量:1650kg;","23400","黑2018050","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4198,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","河南中旗农机科技有限公司","悬挂双圆盘式青饲料收获机","4QX-8","割幅:220cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2250×2500×4100；结构质量1400kg。","23400","豫2017104","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4199,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9Q-2200","割幅:222.8cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5670mm×2400mm×4360mm（抛送筒向后）；结构质量kg：1650；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：88-117；割台的有效收获宽度；2228mm；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径mm：730；秸秆切碎机构主轴转速r/min：1000；抛送筒高度mm：4350；抛送筒回转角度（°）：360；作业速度范围km/h：1-4；","23400","部20180391","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4200,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","德州春明农业机械有限公司","青饲料收获机","4QX-2400","割幅:222cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","割台的有效收获宽度：2220mm；割台切割器型式：双圆盘式；结构型式：悬挂式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5350×2450×4660mm（抛送筒向正后方）；抛送筒高度：4660mm。","23400","部20190003","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4201,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-260","割幅:255cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构形式：悬挂式，外形尺寸（长*宽*高）：5400MM*2800MM*4490MM,结构质量（kg）：1800,配套动力范围（牵引式，悬挂式）(kw)：:117.6-154.35，割台的有效收割宽度(mm)：2550,切割器结构形式：双圆盘割刀式，离地最小间隙（mm）：300，秸秆切碎机构：轮盘式、转子直径?1054、主轴额定转速 （r/min）1250抛送高度（mm）：4490，抛送筒回转角度距离（°）：360，作业速度（km/h）：3-6","23400","黑垦鉴2018060","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4202,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-230","割幅:225cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构形式：悬挂式，外形尺寸（长*宽*高）：4760MM*2380MM*4070MM,结构质量（kg）:1400,配套动力范围（牵引式，悬挂式）(kw)：80.8-110，割台的有效收割宽度(mm)：2250,切割器结构形式：双圆盘割刀式，离地最小间隙（mm）：300，秸秆切碎机构：轮盘式、转子直径?900、主轴额定转速 （r/min）1000抛送高度（mm）：4000，抛送筒回转角度距离（°）：360，作业速度（km/h）：3-6","23400","黑垦鉴2018059","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4203,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2300","割幅:225cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）/悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）/4450mm×2460mm×5200mm；割台的有效收获宽度mm2250；割台切割器型式/双圆盘式；秸秆切碎机构型式/圆盘式；抛送筒高度(mm）5200","23400","部20190180","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4204,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","唐山鑫万达实业股份有限公司","青饲料收获机","9QX-2200","割幅:226cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","动力连接方式：悬挂式；切割器结构形式：双圆盘式；割幅（m）：2.2","23400","冀2018T-108（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4205,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","新疆牧神机械有限责任公司","青（黄）贮饲料收获机","4QX-2200","割幅:220cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构形式：悬挂式；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：2200","23400","新2019130","2024-04-18","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4206,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","滑县宏峰机械有限公司","青（黄）饲料收获机","4HZ-2.3","割幅:230cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台的有效收获宽度：2300mm；籽粒破碎机械型式：揉搓；型号名称：4HZ-2.3 ；工作状态外形尺寸：(长×宽×高)mm2930×2455×5200 ；最小离地间隙：500mm ；秸秆切碎机构型式：圆盘式 ；抛送筒高度：5200mm；","46800","新2019004","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4207,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2400","割幅:232cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：前悬挂；割台切割器型式：圆盘式；割幅：2320mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4950×2500×5250；抛送高度:5200mm；秸秆切碎机构型式：轮盘式；结构质量：1900kg；；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒回转角度：230（°）；秸秆切碎机构转子直径：800mm；作业速度范围：2-6km/h；配套动力范围：80-110kW","46800","冀2017T—184","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4208,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","青（黄）饲料收获机","4QX-2300","割幅:230cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）2920×2450×5160mm，割台的有效收获宽度2300mm，割台切割器型式：双圆盘式\n，最小离地间隙510mm，籽粒破碎机械型式：揉搓，秸秆切碎机构型式：双圆盘式，抛送筒高度5160mm","46800","新2019003","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4209,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东森睿农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX—2400","割幅:222cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QX-2400型背负式青饲料收获机；结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4900mm×2370mm×4930mm；割台的有效收获宽度：2220mm;割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度：4930mm;","46800","部20180055","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4210,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","合肥首瑞科技有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:230cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5000×2580×4300mm；结构质量：1600kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：66-88.2kw；割台的有效收获宽度：2300mm；割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙：490mm；秸秆切碎机构型式：圆盘式；秸秆切碎机构转子直径：φ890mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；抛送筒回转角度：±180°；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：揉搓风叶+风箱揉搓板式；作业速度范围：4-7km/h；","46800","2019TJ177","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4211,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:225cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2370*4870*4500mm\n结构质量：1400kg\n配套动力范围：≥88.2Kw\n割台的有效收获宽度：2250mm\n割台切割器型式：圆盘式（双圆盘）\n秸秆切碎机构型式：轮盘式\n秸秆切碎机构转子直径：885mm\n秸秆切碎机构主轴转速：800-1000r/min\n抛送筒高度：4500mm\n抛送筒回转角度：360°\n籽粒破碎机构型式：揉搓\n作业速度：0-6Km/h","46800","部20180500","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4212,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110cm及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-220A","割幅:220cm;割台型式:牵引式 ;","型号名称：4Q-220A型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：5060×2640×4000；结构质量(kg):2170；配套动力(kw）:102.9-132.3；割台的有效收获宽度(mm)2200；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：4000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","2300","部20181136","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4213,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110cm及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-200A","割幅:200cm;割台型式:牵引式 ;","型号名称：4Q-200A型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：5060×2440×4000；结构质量(kg):1960；配套动力(kw）:95.6-132.3；割台的有效收获宽度(mm)2000；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：4000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","2300","部20181140","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4214,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110cm及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-280A","割幅:280cm;割台型式:牵引式 ;","型号名称：4Q-280A型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：5380×3290×4000；结构质量(kg):2770；配套动力(kw）:117.6-161.7；割台的有效收获宽度(mm)2800；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：4000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","2300","部20181137","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4215,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110cm及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-135S","割幅:135cm;割台型式:牵引式 ;","型号名称：4Q-135S型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：2440×1860×3000；结构质量(kg):710；配套动力(kw）:36.8-58.8；割台的有效收获宽度(mm)1350；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:540；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2400；抛送筒高度（mm）：3000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","2300","部20181139","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4216,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-8","割幅:233cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式青饲料收获机，幅宽：2330mm，外形尺寸（长X宽X高）mm：7000X2350X4500，结构型式：自走圆盘式，结构质量：5450kg，","31900","豫2015053","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4217,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅:220cm；结构质量:6100kg","31900","部20190021","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4218,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2000","割幅:202cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅：202cm；结构质量：5940kg","31900","冀2017T—057","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4219,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600","割幅:255cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；外形尺寸：8000mm×2800mm×4490mm；结构质量：7600kg；割台结构型式：自走式；工作幅宽：2550mm；割台升降范围：0～1200mm；切碎机构型式：双圆盘式。","31900","部20170119","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4220,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2400","割幅:235cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：圆盘式；配套发动机额定功率，kw：154；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4450;轴距，mm：2650；轮胎规格：导向轮：10.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730；","31900","新2019115","2024-04-10","通用类","河北省",""]
[4221,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","新疆牧神机械有限责任公司","现：自走式青贮饲料收获机（原：自走式青（黄）贮饲料收获机）","4QSZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；配套动力kW：128/129；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：2200；","31900","部20171987","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4222,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：128/129；割台结构形式：立式滚筒；工作幅宽mm：2200；","31900","新2019136","2024-04-18","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4223,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青饲料打捆机","4QSKZ-2400","割幅:235cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：圆盘式；配套发动机额定功率，kw：154；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4500;轴距，mm：2630；轮胎规格：导向轮：10.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730；捡拾器宽度，mm:2350;压缩室截面尺寸（长*宽），mm:530*780","31900","新2019114","2024-04-10","通用类","河北省",""]
[4224,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","山东一能九信农牧装备有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","9QSZ-2200","割幅:228cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构形式：自走式；外形尺寸（长*宽*高）工作状态：7100mm×2900mm×3990mm；结构质量：7200kg；工作幅宽：2280mm；配套发动机额定功率：140kw；秸秆切碎机构型式：圆盘式","31900","部20152576","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4225,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-8","割幅:240cm;割台型式:自走圆盘式 ;","型号名称：4QZ-8型自走式青饲料收获机 、 工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2500mmX4550mm 、 结构质量：5450kg、 配套发动机 型号规格：YCD4P33T6-155 、 额定功率：113KW 、 额定转速：2300r/min 、 割副：2400mm 、 割台切割器型式：圆盘式、 轮距：导向轮1630mm .驱动轮1710mm 、 轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、 轴距：2660mm 、 最小离地间隙：310mm 、 驾驶室型式：普通式、 拋送筒回转角度：180 、 作业速度范围：1.6-6km/h","31900","豫2018049","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4226,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-220","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构形式：自走式，切割器结构形式：双圆盘式，工作幅宽（mm):2200，外形尺寸（长*宽*高）：6700MM*2300MM*4700MM,结构质量（kg）:5500,发动机型号：SC7H220G3+H4384,额定功率（KW）：160，额定转速（r/min）:2200，轴距（mm）：2650，作业速度（km/h）：2-6，生产率(t/h):20-36，抛送高度（mm）：4500","31900","黑垦鉴2018058","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4227,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3","割幅:200cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅：200cm ；结构形式：自走式（履带式）；外形尺寸（长×宽×高）（工作状态）：6700×2290×3306mm：结构质量：6890kg；最小离地间隙：375mm；最低割茬高度：≤150mm；生产率：≥8t/h；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送高度：3400mm；抛送距离：5.7m","31900","部20152616","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4228,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100","割幅:202cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走圆盘式；割幅：2020mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：5830×2200×4600；结构质量：6300kg；轴距:2500mm；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1300r/min；抛送筒回转角度：230°；抛送筒高度：4550mm；最小离地间隙：260mm；轮距(自走式）驱动轮：1700mm；轮距(自走式）导向轮：1550mm","63700","冀2017T—186","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4229,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-2200A","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：162；割台结构形式：不对行立式滚筒；工作幅宽mm：2200；具有高效籽粒破碎装置","63700","新2016103","2020-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4230,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:227cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400×2490×4800mm；  结构质量：5500kg；  配套发动机额定功率：118kW；  发动机额定转速：2300r/min； 割台有效收获宽度：2270mm；  割台切割器型式：圆盘式；   导向轮轮距：1510mm；  驱动轮轮距：1700mm；  导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮胎规格：16.0/70-24；  轴距：2340mm；  最小离地间隙：300mm；  秸秆切碎机构型式：盘式；  秸秆切碎机构转子直径：900mm；  秸秆切碎机构主轴转速：1100r/min；  抛送筒高度：4700mm；  抛送筒回转角度：270度； 籽粒破碎机构型式：板式；","63700","部20181083","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4231,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2050","割幅:205cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","自走圆盘式，配套动力：162KW,收获宽幅：205cm","63700","部20180763","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4232,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100A","割幅:210cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走圆盘式；割幅：2100mm ；结构质量：5800kg；轴距：2630mm；驾驶室形式：普通；最低割茬高度：≤150mm；秸秆切碎机构型式：立式；最小离地间隙：380mm；驱动轮轮距：1680mm；导向轮轮距：1500mm；抛送高度：4200mm；抛送距离：≥3m；抛送筒回转角度：230（°）","63700","冀2016T—133","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4233,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-2100","割幅:210cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走圆盘式；割幅：2100mm；结构质量：5200kg；轴距：2200mm；最小离地间隙：380mm；驾驶室型式：普通；秸秆切碎机构型式：立式；抛送高度：4800mm；最低割茬高度：≤150mm；秸秆切碎机构转子直径：800mm；秸秆切碎机构主轴转速：1300r/min；抛送距离：≥3m；抛送筒回转角度：270（°）","63700","2015T—003","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4234,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","渭南市利农牧草机械有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600","割幅:228.5cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；割台的有效收获宽度：2285mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×2650×5200；轴距：2690mm；最小离地间隙：360mm；驾驶室型式：普通；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：5200mm；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1770mm；导向轮胎规格：10.0/7.5-15.3；驱动轮胎规格：15-24；","63700","陕2018005","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[4235,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2400A","割幅:232cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走圆盘式；割幅：2320mm ；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7300×2500×5370mm；轴距：2710mm；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构型式：轮盘式；结构质量：7300kg；轮距(自走式）导向轮：1630mm；轮距(自走式）驱动轮：1800mm；最小离地间隙：360mm；秸秆切碎机构转子直径：895mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1300r/min；抛送筒高度：5300mm","63700","冀2017T—185","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4236,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2800","割幅:275cm;割台型式:自走圆盘式 ;","产品归档配置和技术参数：结构形式(挂接方式）：自走式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:6010×2872×5200;割台的有效收获宽度（割幅）：2750mm;割台切割形式：圆盘式;导向轮轮距：1520mm;驱动轮轮距：1830mm;导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；抛送高度：5200mm","64800","冀2017T—059","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4237,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","星光农机（河南）有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-10","割幅:270cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式，结构质量：6500kg，收获宽度：2700mm，外形尺寸：7740×3010×4800","64800","豫2018096","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4238,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","唐河县大华机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12A","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7300×3180×4320mm；配套发动机额定功率：154kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割台切割器型式：圆盘式；割台的有效收获宽度：2650mm；轴距（自走式）：3060mm；最小离地间隙：280mm；秸秆切碎机构型式：多刀片滚筒式；秸秆切碎机构转子直径：790mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1575r/min；抛送筒高度：4320mm；抛送筒回转角度：190度。","64800","豫2018134","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4239,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2610","割幅:261cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅:261cm；结构质量:7400kg","64800","部20190024","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4240,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北元正农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2630","割幅:263cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅：263cm；结构质量：7400kg","64800","部20190020","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4241,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2700","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2650;割台切割器型式：圆盘式；配套发动机额定功率，kw：199；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4450;轴距，mm：2630；导向轮：10.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730；","64800","新2019116","2024-04-10","通用类","河北省",""]
[4242,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","渭南经开区定亚农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:260cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式：自走式，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：（6900×2720×3530）mm，割台的有效收获宽度：2600mm，割台切割器型式：圆盘式，轮胎规格：10.0/75-15.3（导向轮）15-24（驱动轮），轴距：2780mm，最小离地间隙：260mm，驾驶室型式：普通驾驶室，秸秆切碎机构型式：滚筒式","64800","陕2019017","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[4243,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","中联重机股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3000A1","割幅:295cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走圆盘式；割台的有效收获宽度（mm）：2950；","64800","2018TJ489","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4244,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-15","割幅:290cm;割台型式:自走圆盘式 ;","形式：自走圆盘式；外形尺寸（长×宽×高）（工作状态）：7600mm×3050mm×5050mm；结构质量（kg）：8300；工作幅宽（mm）：2900；","64800","部20170116","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4245,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新疆牧神机械有限责任公司","现：自走式青贮饲料收获机（原：自走式青（黄）贮饲料收获机）","4QZ-3000","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式:自走圆盘式；配套动力kW：191；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：3000；","64800","部20171984","2021-12-31","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4246,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2610","割幅:261cm;割台型式:自走圆盘式 ;","型号名称：9QZ-2610自走式青饲料收获机 结构形式：自走式 外形尺寸：7150×2700×4470（mm） 结构质量：7350kg 配套发动机 型号：WP6G210E330 配套发动机 功率：154kW 配套发动机 定额转速：2200（r/min） 割台的有效收获宽度：2610（mm) 割台切割器型式：圆盘式割刀 轮距 导向轮：1800（mm) 轮距 驱动轮：1900（mm) 轮胎规格 导向轮：10.0/75-15.3 轮胎规格 驱动轮：15-24 轴距：3150（mm） 最小离地间隙：400(mm) 驾驶室型式：普通式 秸秆切碎机 型式：滚刀式 秸秆切碎机 转子直径：550(mm) 秸秆切碎机 主轴定额转速：1300(r/min) 抛送筒高度：4470（mm） 抛送筒回旋角度：180（°）","64800","部20190023","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4247,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东一能九信农牧装备有限公司","青饲料收获机","9QSZ-3000","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构形式：自走式；外形尺寸（长*宽*高）工作状态：7500mm×3090mm×4100mm；结构质量：8600kg；工作幅宽：3000mm；配套发动机额定功率：247kw；秸秆切碎机构型式：圆盘式；","64800","部2015431","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4248,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;","型号名称：4QZ-12型自走式青饲料收获机 、 工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2700mmX4500mm 、 结构质量：5800kg、 配套发动机 型号规格：WP6G210E330 、 额定功率：154KW 、 额定转速：2200r/min 、 割副：2650mm 、 割台切割器型式：圆盘式、 轮距：导向轮1720mm .驱动轮1850mm 、 轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、 轴距：2730mm 、 最小离地间隙：300mm 、 驾驶室型式：普通式、 拋送筒回转角度：180 、 作业速度范围：1.6-6km/h","64800","豫2018050","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4249,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-280","割幅:280cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构形式：自走式，切割器结构形式：双圆盘式，工作幅宽（mm):2800，外形尺寸（长*宽*高）：6500MM*2900MM*4500MM,结构质量（kg）:7200,发动机型号：SC9DK270.1G3,额定功率（KW）：198，标定功率（KW）：200，额定转速（r/min）:2200，轴距（mm）：2600，最低割茬高度（mm）：≦150，割台升降范围（mm）：0-800,作业速度（km/h）：2-4，生产率(t/h):20-36，抛送高度（mm）：4100-4500，抛送距离（M）：5","64800","内蒙古2018-060","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4250,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9265","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;","1\t型号名称\t/\t9265型自走式饲料收获机\n2\t结构形式（挂接方式）\t/\t自走式\n3\t工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t7210mm×3100mm×4940mm\n4\t配套发动机\t额定功率\tkw\t198\n\t\t额定转速\tr/min\t2200\n5\t割台的有效收获宽度\tmm\t3000\n6\t割台切割器型式\t/\t圆盘式\n7\t轮距（自走式）\t导向轮\tmm\t1860\n\t\t驱动轮\tmm\t1800\n8\t轮胎规格\t导向轮\t/\t12.00-18\n\t\t驱动轮\t/\t16.9-34\n9\t轴距\tmm\t2500\n10\t最小离地间隙\tmm\t450\n11\t驾驶室型式\t/\t普通驾驶室\n12\t秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n13\t抛送筒高度\tmm\t4900-5750","64800","内蒙古2018-052","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[4251,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:268cm;割台型式:自走圆盘式 ;","型号名称 / 4QZ-2700型自走式青饲料收获机 \n结构型式（挂接方式） / 自走式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 7080mm×2820mm×5160mm \n配套发动机额定功率 kW 161.8 \n配套发动机额定转速 r/min 2200 \n割台的有效收获宽度 mm 2680 \n割台切割器型式 / 圆盘式 \n轮距（自走式）导向轮 mm 1800 \n轮距（自走式）驱动轮 mm 1900 \n轮胎规格导向轮 / 10.0/75-15.3 \n轮胎规格驱动轮 / 15-24 \n轴距 mm 2900 \n最小离地间隙 mm 350 \n驾驶室型式 / 普通驾驶室 \n秸秆切碎机构型式 / 滚筒式 \n抛送筒高度 mm 5160","64800","部20190185","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4252,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-300","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅:300cm ;结构尺寸(长*宽*高):780*310*364cm 整机质量:9850kg 割台有效收获宽度:300cm 最小离地间隙(mm):330","64800","TJ-2018T-70","2022-12-31","通用类","天津市",""]
[4253,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","北京市德乐机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-830","割幅:292cm;割台型式:自走圆盘式 ;","1.规格型号：    4QZ-830\n2.结构型式：    自走圆盘式\n3.外形尺寸：    7.4X3.07X3.5（m）\n4.结构质量：    7500（kg）\n5.发动机功率：  199（kW） \n6.工作幅宽：    2920（mm）\n7.轴距：        2670（mm）\n8.最小离地间隙：270（mm）\n9. 最低割茬高度：≤150（mm）\n10. 割台升降范围：80-1280（mm）\n11. 作业速度：    1-5（km/h）\n12. 生产率：     0.3-1.1（hm2/h）\n13. 抛送高度：   4900（mm）\n14. 抛送距离：   6-9(m)\n15. 抛送筒回转角度:180°","64800","部20170040","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4254,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","高唐海纳川农机技术服务有限公司","青饲料收获机","4QZJ-2600C","割幅:260cm;割台型式:自走圆盘式 ;","规格型号：4QZJ-2600C；工作幅宽：2600mm；结构型式：自走双圆盘式","64800","2016TJ475","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4255,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9265A","割幅:290cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","1\t型号名称\t/\t9265A自走式饲料收获机\n2\t结构型式（挂接方式）\t/\t自走式\n3\t工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t7220mm×3100mm×5700mm\n4\t结构质量\tkg\t8900\n5\t配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）\t型号规格\t/\tQSL8.9-C325-30\n\t\t额定功率\tkw\t242\n\t\t额定转速\tr/min\t2100\n6\t割台的有效收获宽度\tmm\t2900\n7\t割台切割器型式\t/\t圆盘式\n8\t轮距(自走式）\t导向轮\tmm\t1900\n\t\t驱动轮\tmm\t2030\n9\t轮胎规格\t导向轮\t/\t12.00-18\n\t\t驱动轮\t/\t23.1-26\n10\t轴距(自走式）\tmm\t2500\n11\t最小离地间隙\tmm\t410\n12\t驾驶室型式（自走式）\t/\t普通驾驶室\n13\t秸秆切碎机构\t型式\t/\t滚刀式\n\t\t转子直径\tmm\tΦ600\n\t\t主轴额定转速\tr/min\t1200\n14\t抛送筒高度\tmm\t4800-5700\n15\t抛送筒回转角度\t°\t±90\n16\t籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）\t/\t圆辊式\n17\t作业速度范围\tkm/h\t0-10","129600","部20170861","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4256,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-14A","割幅:290cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：圆盘自走式；外形尺寸：8150*3100*3450mm；结构质量：8800kg；配套发动机规格型号：WP10G286E301，额定功率：210KW，额定转速：2200r/min； 工作幅宽：2900mm；最小通过半径左转7500mm，右转7600mm；轮距：导向轮1580mm，驱动轮：2250mm；轮胎规格：导向轮：10-15，驱动轮15-24:；轴距：2300mm；最小离地间隙：240mm；最低割茬高低：≤150mm；割台升降范：120-830mm；作业速度：2~6km/h；生产率：0.4~1hm2/h；秸秆切碎机构形式：滚筒式，转子直径：φ630mm，主轴转速：1200r/min；抛送高度5350mm；抛送距离：≥8；抛送筒回转角度：270（°）","129600","冀2016T—125","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4257,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2650","割幅:2650cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×2860×5140；配套发动机额定功率（kw）：192；配套发动机额定转速（r/min）：2200；割台有效收获宽度（mm）：2650；割台切割器形式：圆盘式；轮距（导向轮）：1750mm；轮距（驱动轮）：1950mm；轮胎规格（导向轮）：10.0/75-15.3；轮胎规格（驱动轮）：15-24；轴距（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：270；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；抛送高度：5140mm","129600","冀2017T—020","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4258,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZY-33(4.5)","割幅:450cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8205×3180×3980mm；结构质量：15300 Kg；工作幅宽：4500 mm；轮距 导向轮：2560 mm；轮距 驱向轮：2445 mm；轴距：2900 mm；最小离地间隙：330 mm；驾驶室形式：密闭驾驶室；最低割茬高度：≤150 mm；割台升降范围：≤1200 mm；作业速度：4-8 km/h；生产率：1.8-3.6 h㎡/h；秸秆切碎机构形式：V形刀滚筒；抛送高度：5380 mm；抛送距离：13m；抛送筒回转角度：210°","129600","部20170086","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4259,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000A","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式:自走圆盘式；配套动力kW：226；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：3000；具有籽粒破碎装置","129600","新2019127","2024-04-18","通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[4260,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东巨明机械有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZS-3000","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","割台切割器型式：圆盘式；割台的有效收获宽度：3000mm；籽粒破碎机构型式：双辊轮式；外形尺寸（长×宽×高）：7630×3050×3800mm；结构质量：9550kg；轴距：2500mm；抛送高度：3800mm；籽粒破碎机构型式：双辊轮式；作业速度范围：2-6km/h。","129600","部20170859","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4261,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-3000","割幅:293cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7850×3050×5200mm；  结构质量：9660kg；  配套发动机额定功率：247kW；  发动机额定转速：2200r/min；  割台有效收获宽度：2930mm；  割台切割器型式：圆盘割刀式；   导向轮轮距：2040mm；  驱动轮轮距：2270mm；  导向轮轮胎规格：500/60-22.5；  驱动轮轮胎规格：750/65R26；  轴距：2640mm；  最小离地间隙：370mm；  秸秆切碎机构型式：滚筒式；  秸秆切碎机构转子直径：625mm；  秸秆切碎机构主轴转速：1200r/min；  抛送筒高度：5150mm；  抛送筒回转角度：180度； 籽粒破碎机构型式：对辊；","129600","部20181118","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4262,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-3000A","割幅:286cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7670×3150×5200mm；  结构质量：9210kg；  配套发动机额定功率：247kW；  发动机额定转速：2200r/min；  割台有效收获宽度：2860mm；  割台切割器型式：圆盘割刀式；   导向轮轮距：2040mm；  驱动轮轮距：2270mm；  导向轮轮胎规格：500/60-22.5；  驱动轮轮胎规格：750/65R26；  轴距：2640mm；  最小离地间隙：370mm；  秸秆切碎机构型式：滚筒式；  秸秆切碎机构转子直径：625mm；  秸秆切碎机构主轴转速：1200r/min；  抛送筒高度：5150mm；  抛送筒回转角度：180度； 籽粒破碎机构型式：对辊；","129600","部20181119","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4263,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-15","割幅:292cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QZ-15自走式青饲料收获机；结构型式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:8800×3360×5200;结构质量:11060kg;配套发动机规格型号:SC9DK270.2G3;发动机功率：200kw；割台的有效收获宽度：2920mm.","129600","冀2017T—156","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4264,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-25","割幅:424cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称:4QZ-25型 自走式青饲料收获机;结构型式:自走式；工作状态外形尺寸 （长×宽×高）mm：9300×4500×5300；结构质量：13270kg;配套发动机额定功率:345kw;割台的有效收获宽度:4240mm。","129600","部20181084","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4265,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式青饲料机","FR600","割幅:600cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：17900；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8900×8200×3830；割台的有效收获宽度（割幅）：6m；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：2610mm；驱动轮轮距：2535mm；驾驶室型式：封闭式；秸秆切碎机构型式：刀片式；抛送筒高度：6400mm","129600","黑垦鉴2018120","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4266,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北宝镰机械有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-450","割幅:450cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6580mm×4600mm×5900mm;  配套发动机：额定功率353kW，额定转速2100r/min;  割台的有效收获宽度：4500mm；  割台切割器型式：圆盘式;  轴距：2600mm；  驾驶室型式：普通式；  秸秆切碎机构型式：滚筒式。","129600","部20190172","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4267,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北宝镰机械有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-350","割幅:350cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6470mm×3600mm×5500mm;  配套发动机：额定功率247kW，额定转速2200r/min;  割台的有效收获宽度：3500mm；  割台切割器型式：圆盘式;  轴距：2600mm；  驾驶室型式：普通式；  秸秆切碎机构型式：滚筒式。","129600","部20190171","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[4268,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:260cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:否 ;","规格型号：9QZ-2600；结构形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：7100mm×2650mm×3700mm；结构质量：6100kg；发动机型号规格：SC9D210G2B1；发动机额定功率：155kW；发动机额定转速：2200r/min；工作幅宽：2600mm；左转最小通过半径：5930mm；右转最小通过半径：5950mm；导向轮轮距：1280mm；驱动轮轮距：1900mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2660mm；最小离地间隙：360mm；驾驶室形式：普通","129600","2015T-065","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4269,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","4QZ-3000","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QZ-3000型 青饲料收获机；结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7700mm×3140mm×4390mm；结构质量：8900kg；配套发动机型号规格：SC9DF3302G3；配套发动机额定功率：242kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割台的有效收获宽度：3000mm；割台切割器型式：圆盘式；轮距导向轮：1850mm；轮距驱动轮：1800mm；轮胎规格导向轮：12.00-18；轮胎规格驱动轮：16.9-34；轴距：2500mm；最小离地间隙：410mm；驾驶室型式：普通","129600","冀2018T-085（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4270,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9800","割幅:293cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","1\t型号名称\t/\t9800型自走式饲料收获机\n2\t结构型式（挂接方式）\t/\t自走式\n3\t工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t7300mm×3100mm×5700mm\n4\t配套发动机\t额定功率\tkw\t242\n\t\t额定转速\tr/min\t2200\n5\t割台的有效收获宽度\tmm\t2930\n6\t割台切割器型式\t/\t圆盘式\n7\t轮距\t导向轮\tmm\t1700\n\t\t驱动轮\tmm\t1800\n8\t轮胎规格\t导向轮\t/\t12.00-18\n\t\t驱动轮\t/\t23.1-26\n9\t轴距\tmm\t2500\n10\t最小离地间隙\tmm\t410\n11\t驾驶室型式\t/\t普通驾驶室\n12\t秸秆切碎机构型式\t/\t滚刀式\n14\t抛送筒高度\tmm\t4800-5700","129600","部20171517","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[4271,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","渭南市利农牧草机械有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600A","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；割台的有效收获宽度：2650mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×2750×5200；轴距：2690mm；最小离地间隙：360mm；驾驶室型式：普通；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：5200mm；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1770mm；导向轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮胎规格：15-24；","129600","陕2019023","2023-12-31","通用类","陕西省",""]
[4272,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式青饲料机","FR450 （原：FR9040）","割幅:450cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","自走式，最大行驶速度40公里/小时，燃油箱容积1400升，4个喂料辊，切碎滚筒直径710mm宽度884mm，切段长度可无级调整，带籽粒处理器","129600","黑2016051","2020-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4273,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式饲料收获机","FR500","割幅:450cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：12850；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：9550×4500×3830；割台的有效收获宽度（割幅）：4.5m；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：2450mm；驱动轮轮距：2700mm；轮胎规格：70R24/70R32；驾驶室型式：封闭式；秸秆切碎机构型式：刀片式；抛送筒高度：5980mm","129600","黑垦鉴2017103","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4274,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZY-36(6.0)","割幅:590cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8205×3180×3980mm；结构质量：16000Kg；工作幅宽：5900 mm；轮距 导向轮：2560 mm；轮距 驱向轮：2445 mm；轴距：2900 mm；最小离地间隙：330 mm；驾驶室形式：密闭驾驶室；最低割茬高度：≤150 mm；割台升降范围：≤1200 mm；作业速度：4-8 km/h；生产率：2.4-4.8h㎡/h；秸秆切碎机构形式：V形刀滚筒；抛送高度：5380 mm；抛送距离：13m；抛送筒回转角度：210°","129600","部20170085","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4275,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600A","割幅:267cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走圆盘式；割幅：2670mm ；结构质量：7300kg；轴距：2860mm；驾驶室型式：普通；最低割茬高度：≤150mm；秸秆切碎机构型式：立式；抛送筒回转角度：230（°）；抛送距离：≥3m；抛送高度：5000mm；秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min；秸秆切碎机构转子直径：1050mm；作业速度：2-5km/h","129600","冀2016T—134","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4276,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","180-220cm自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","德州鑫驰农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800","割幅:180cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构形式：自走式；工作幅宽：1800mm；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；外形尺寸：5720×2100×3020mm；结构质量：3700kg；配套发动机额定功率：118kw；轮距：导向轮1320mm，驱动轮1290mm；轴距：2530mm；最小离地间隙：200mm；最低割茬高度：≤150mm；割台升降范围：120-440mm；作业速度：1-5km/h；生产率：0.18-0.7hm2/h；抛送高度：4050mm；抛送距离：≥3m；抛送筒回转角度：180（°）","41500","部20170858","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4277,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220-260cm自走其他式青饲料收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走其他式 ;","形式:自走其他式;割幅:2200mm;工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7200mm×2740mm×4380mm；轴距（mm）：2370；导向轮轮距（mm）：1650；驱动轮轮距（mm）：1870；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24。","31000","冀2017T—193","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4278,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220-260cm自走其他式青饲料收获机","中国农业机械化科学研究院","自走式饲料收获机","4QSZ-2300","割幅:230cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式（挂接方式）：自走式（悬挂式）；结构质量（kg）：5680；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8900×2840×3380；割台的有效收获宽度（割幅）：230cm；\n割台切割器型式：往复割刀式；导向轮轮距（mm）：1850；驱动轮轮距（mm）：1850；\n轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24；驾驶室型式：普通驾驶室；\n秸秆切碎机构型式：滚刀式；抛送筒高度（mm）：3300。","31000","新2016062","2020-12-31","通用类","北京市",""]
[4279,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220-260cm自走其他式青饲料收获机","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走其他式 ;","自走其他式，收获宽幅：220cm，配套动力：129KW","31000","冀2016T—038","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4280,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220-260cm自走其他式青饲料收获机","郑州三中收获实业有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-10","割幅:2.43cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走其他式；割幅：2430mm；外形尺寸(长×宽×高)mm：7880×3020×4550；割台切割器型式：往复式割刀；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：4550mm","31000","豫2018095","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4281,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220-260cm自走其他式青饲料收获机","邹平永兴农机有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-10","割幅:220cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走式工作状态外形尺寸（长*宽*高）：7800mm*2600mm*4500mm  ,  发动机额定功率：118KW  ,  割台的有效宽度：2200mm ,   割台切割器型式：旋转冲击式   , 轮距（导向轮）：1650mm    轮距（驱动轮）：1700mm  ,   轮胎规格（导向轮）：10-15      轮胎规格（驱动轮）：15-24   ,  轴距：3000mm ,  最小离地间隙：250mm ,     秸秆切碎机构型式：滚筒式,   抛送筒高度：4500mm","31000","黑垦鉴2018109","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4282,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220-260cm自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北益农机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2230","割幅:223cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号规格：4QZ-2230；形式：自走其他式；割幅mm：2230；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6600×2500×4000；结构质量kg：5000；发动机型号：4M6-160C33、WP4G160E331；发动机额定功率：118kw；动机额定转速r/min：2300；割台切割器型式：滚刀；轴距mm：2320；最小离地间隙mm：240；抛送高度mm：4000；抛送筒回转角度：360°；籽粒破碎机构型式：撞击式。","63900","部20181127","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4283,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260-290cm自走其他式青饲料收获机","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-280","割幅:280cm;割台型式:自走其他式 ;","自走其他式；割幅：280cm；结构型式：自走式；外形尺寸（长x宽x高）：9150X3135X4550mm；结构质量：7200kg;割台结构型式：往复式；工作幅宽：2800mm;割台升降范围：60~540mm；切碎机构型式：滚筒式；切碎抛送器型式：抛撒式.","39800","2015TJ049","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4284,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260-290cm自走其他式青饲料收获机","益阳创辉农业机械装备有限公司","青饲料收获机","4QZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走式（履带）；割台有效收获宽度：2200mm；割台切割器型式：往复式；额定功率：65KW；型号名称：4QZ-2200型青饲料收获机","39800","新2018166","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[4285,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260-290cm自走其他式青饲料收获机","德州市华北农机装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-280","割幅:280cm;割台型式:自走其他式 ;","规格型号：4QZ-280.结构形式：往复割刀自走式.外形尺寸（长×宽×高）：8400×3300×3480mm.结构质量：7500kg.  配套发动机型号规格：SC9DF286G3，WP10G286E301  配套发动机额定功率：210kw.配套发动机额定转速：2200r/min.工作幅宽：2800mm.   最小通过半径：5640mm（左转）、4730mm（右转）.轮距：1260（导向轮）、2290（驱动轮）.轮胎规格：10.0/75-15.3（导向轮）、17.5L-24（驱动轮）.轴距：2640mm.最小离地间隙：380mm.驾驶室型式：普通驾驶室.最低割茬高度：≤150mm.割台升降范围：100～820mm.作业速度：2～5km/h.生产率：0.4～1.2h㎡/h.秸秆切碎机构型式：滚筒式.秸秆切碎机构转子直径：￠800.秸秆切碎机构主轴转速;1000r/min.抛送高度：5000mm.抛送距离：≥10m.抛送筒回转角度：180°.","39800","部20170041","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4286,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260-290cm自走其他式青饲料收获机","石家庄五业农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2800","割幅:280cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走式，割台的有效收获宽度（mm）:2800 ，割台切割器型式：往复式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9000×3220×4330） ，结构质量（kg）: 7200，发动机额定功率（kw）:210，发动机额定转速（r/min）: 2200 ，导向轮轮胎规格：10-15 ，驱动轮轮胎规格：17.5L-24，秸秆切碎机构型式：滚筒式，转子直径（mm）：800 ，主轴转速（r/min）：1000 ，拋送高度（mm）:4330拋送筒回转角度：150°","39800","冀2017T—131（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4287,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260-290cm自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东国丰机械有限公司","青饲料收获机","4YZB-2620","割幅:262cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式:自走式 ；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:7930×2720×3500； 结构重量（kg）:7000 ；割台型式:卧式螺旋辊 ；驾驶室型式:普通驾驶室； 工作幅宽（mm）:2620 ；最低割茬高度（mm）:84 ；割台升降范围（mm）:611 ；最小离地间隙（mm）:280 ；作业速度（km/h）:3.3；生产率（h㎡/h（t/h））:0.86（75）； 导向轮轮距（mm）:1660 ；驱动轮轮距（mm）:1680； 轮胎规格:导向轮10-15/驱动轮15-24； 轴距（mm）:2800； 切割器型式:往复式； 切割器刀片数（个）:26 ；切割器刀片间距（mm）:76；切割器切割速度（次/min）:337；切碎抛送器型式:滚刀式； 切碎抛送器刀片数量（片）:26；切碎抛送器刀片外切割直径（mm）:400 ；切碎抛送器转速（r/min）:1726； 切碎抛送器风扇叶片数量（片）:12； 切碎抛送器风扇叶片直径（mm）:860； 切碎抛送器风扇叶片有效宽度（mm）:160 ；切碎抛送器内部宽度（mm）:180； 切碎抛送器内部直径（mm）:880 ；最小转弯半径:（mm）：左转6900/右转6450 ；抛送高度（mm）:2500-3360；抛送筒回转角度（°）:0-180 ；料箱容积（m3）:2.5；","79500","部20151373","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4288,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-320","割幅:320cm;割台型式:自走其他式 ;","自走其他式；割幅：320cm；结构型式：自走式；外形尺寸（长x宽x高）：8600X3535X4020mm；整机质量：7800kg;割台结构型式：往复式；工作幅宽：3200mm;割台升降范围：60~540mm；切碎机构型式：滚筒式；切碎抛送器型式：抛撒式.","64800","部20170060","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4289,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-300","割幅:300cm;割台型式:自走其他式 ;","自走其他式；割幅：300cm；结构型式：自走式；外形尺寸（长x宽x高）：9150X3235X4550mm；结构质量：7600kg;割台结构型式：往复式；工作幅宽：3000mm;割台升降范围：60~540mm；切碎机构型式：滚筒式；切碎抛送器型式：抛撒式.","64800","2015TJ051","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4290,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-290","割幅:290cm;割台型式:自走其他式 ;","自走其他式；割幅：290cm；结构型式：自走式；外形尺寸（长x宽x高）：9150X3235X4550mm；结构质量：7400kg;割台结构型式：往复式；工作幅宽：2900mm;割台升降范围：60~540mm；切碎机构型式：滚筒式；切碎抛送器型式：抛撒式.","64800","2015TJ050","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4291,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","中联重机股份有限公司","青饲料收获机","4QZ-3000A","割幅:300cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走其他式；工作幅宽（mm）：3000；","64800","2016TJ473","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4292,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","德州市华北农机装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-290","割幅:290cm;割台型式:自走其他式 ;","结构形式：往复割刀自走式.外形尺寸（长×宽×高）：8400×3400×3480mm.结构质量：7600kg.  配套发动机型号规格：SC9DF286G3，WP10G286E301  配套发动机额定功率：210kw.配套发动机额定转速：2200r/min.工作幅宽：2900mm.   最小通过半径：5650mm（左转）、4750mm（右转）.轮距：1260（导向轮）、2290（驱动轮）.轮胎规格：10.0/75-15.3（导向轮）、17.5L-24（驱动轮）.轴距：2640mm.最小离地间隙：380mm.驾驶室型式：普通驾驶室.最低割茬高度：≤150mm.割台升降范围：100～760mm.作业速度：2～5km/h.生产率：0.4～1.2h㎡/h.秸秆切碎机构型式：滚筒式.秸秆切碎机构转子直径：￠800.秸秆切碎机构主轴转速;1000r/min.抛送高度：5000mm.抛送距离：≥10m.抛送筒回转角度：180°.","64800","部20170043","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4293,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","德州市华北农机装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-300","割幅:300cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走式.外形尺寸（长×宽×高）：9150×3335×4550mm.结构质量：7600kg.  配套发动机型号规格：SC9DF286G3.配套发动机标定功率：210kw.配套发动机标定转速：2200r/min.工作幅宽：3000mm.   最小通过半径：5800mm（左转）、6800mm（右转）.轮距：1250（导向轮）、2300（驱动轮）.轮胎规格：10.0/75-15.3（导向轮）、17.5L-24（驱动轮）.轴距：2610mm.最小离地间隙：450mm.驾驶室形式：普通驾驶室.最低割茬高度：≤150mm.割台升降范围：60～540mm.作业速度：1.5～4km/h.生产率：≥0.4h㎡/h、≥17t/h..秸秆切碎结构型式：滚筒式.秸秆切碎结构转子直径：￠800.秸秆切碎结构转子转速;1000r/min.抛送高度：4550mm.抛送距离：≥9m.抛送筒回转角度：180°.\n（备注：检验报告中为G2发动机，根据国家排放标准政策2017年后全部为以上G3发动机，自主变更报告在上传的推广鉴定报告中）","64800","2015TJ048","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4294,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2900A","割幅:293cm;割台型式:自走其他式 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9100×3200×5200mm；  结构质量：7260kg；  配套发动机额定功率：228kW；  发动机额定转速：2200r/min；  割台有效收获宽度：2930mm；  割台切割器型式：往复式；  导向轮轮距：1200mm；  驱动轮轮距：2290mm；  导向轮轮胎规格：10.00-16；  驱动轮轮胎规格：17.5L-24；  轴距：2600mm；  最小离地间隙：360mm；  秸秆切碎机构型式：滚筒式；  秸秆切碎机构转子直径：770mm；  秸秆切碎机构主轴转速：960r/min；  抛送高度：5020mm；","64800","冀2018T-071（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4295,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","华创机器人制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2900","割幅:295cm;割台型式:自走其他式 ;","型号：9QZ-2900；结构型式：自走式；结构质量kg：7200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6750mm×3235mm×4000mm；工作幅度mm:2950；轮距导向轮mm:1200；轮距驱动轮mm:2290；轮胎规格导向轮:10-15；轮胎规格驱动轮:17.5L-24；驾驶室形式:普通；秸秆切碎机构型式:滚筒式；抛送高度mm:4000；抛送距离m：≥5；抛送筒回转角度°：180；切段长度ｍｍ：15、20、30；","64800","部2015457","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4296,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-10A","割幅:295cm;割台型式:自走其他式 ;","形式：自走其他式；割幅：295cm;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6750×3150×3700；结构质量（kg）：7200；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6000/6000;轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1390/2290;轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10-15/17.5L-24;轴距（mm）：2650;","64800","豫2015227","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4297,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","石家庄五业农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3010","割幅:301cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式：自走式，割台的有效收获宽度（mm）:3010 ，割台切割器型式：往复式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9125×3390×4500  ，结构质量（kg）: 7500 ，发动机额定功率（kw）:247 ，发动机额定转速（r/min）: 2200 ，导向轮轮胎规格：10-15 ，驱动轮轮胎规格：17.5L-24，秸秆切碎机构型式：滚筒式，转子直径（mm）：800 ，主轴转速（r/min）：1000 ，拋送高度（mm）:4500，拋送筒回转角度：180°，作业速度范围(km/h): 2-4","64800","冀2018T—044（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4298,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-290","割幅:295cm;割台型式:自走其他式 ;","自走其他式；割幅:295cm ；结构尺寸(长*宽*高):832*339*365cm 整机质量:7200kg 割台有效收获宽度:295cm 最小离地间隙(mm):385","64800","TJ-2016T-22","2020-12-31","通用类","天津市",""]
[4299,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2900B","割幅:291cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","运输状态外形尺寸（长×宽×高）：8900×3210×3550mm；  结构质量：8080kg； 配套发动机额定功率：228kW；  发动机额定转速：2200r/min；   割台有效收获宽度：2910mm；  割台切割器型式：往复式；   导向轮轮距：1220mm；  驱动轮轮距：2280mm；  导向轮轮胎规格：10.00-16；  驱动轮轮胎规格：17.5L-24；  轴距：2650mm；  最小离地间隙：360mm；  秸秆切碎机构型式：滚筒式；  秸秆切碎机构转子直径：770mm；  秸秆切碎机构主轴转速：960r/min；  抛送高度：5020mm；  抛送筒回转角度：180度；籽粒破碎机构型式：对辊","129600","冀2016T—140","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4300,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2900B","割幅:290cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","外形尺寸（长x宽x高）（mm）：9600x3250x3500，结构质量：7300kg，导向轮轮距：1210mm，驱动轮轮距：2360mm，导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮胎规格：17.5L-24;轴距：3120mm，最小离地间隙：370mm；驾驶室形式：普通；割台升降范围mm：110-860秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送高度：4970mm；抛送距离：8.8m","129600","冀2016T—167","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4301,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000","割幅:295cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：9QZ-3000青饲料收获机；结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8550mm×3205mm×5010mm；结构质量：7500kg；配套发动机型号规格：WP10G336E341；配套发动机额定功率：247kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割台的有效收获宽度：2950mm；割台切割器型式：往复式；轮距导向轮：1210mm；轮距驱动轮：2400mm；轮胎规格导向轮：10.00-16；轮胎规格驱动轮：460/70R24；轴距：2800mm；最小离地间隙：340mm；驾驶室型式：普通式。","129600","冀2017T—058","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4302,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1m以下秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","小麦秸秆粉碎还田机","1JHX-29","作业幅宽:0.29m;","结构型式：侧边皮带传动；配套动力(kw):小麦联合收割机；外形尺寸(长×宽×高mm):665×465×740；整机质量(kg):67；工作幅宽（m）：0.29；切碎轴转速（r/min）3100；切碎机构最大回转半径（mm）250；切碎机构总安转刀数，把/20","200","2015T—092(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4303,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1m以下秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-90","作业幅宽:0.9m;","配套动力：15-18kW ;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式 ;工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1120x1100x900mm ;结构质量：260kg； 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 ；切碎机构总安装刀数：24把 ；刀片形式：弯刀 。","200","冀2017T—100（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4304,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1300×1550×1100 整机质量（kg）:380 配套动力（kW）:29.4~36.8 工作幅宽:130cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.4~0.6hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R250mm 粉碎刀:型式：甩刀，数量：36把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","800","部20152565","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4305,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.2m;","配套动力：25.7-36.8kw；工作幅宽：1200mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","800","冀2017T—191","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4306,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-130","作业幅宽:1.3m;","配套动力：29.4-36.8kw；工作幅宽：1300mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","800","冀2017T—191","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4307,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高mm):1450×1350×1050；结构质量(kg):400；工作幅宽(mm):1200；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):260；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数(把):40；配套动力(kw）:22-44","800","冀2016T—187（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4308,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHD-132","作业幅宽:1.32m;","型号名称：1JHD-132型秸秆粉碎还田机；配套动力：44.1～66.2kW；动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×1660×1105（mm）；作业小时生产率：0.28～0.56h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：132cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2180r/min；最大回转半径：248mm；刀片型式：直刀；总安装刀数：52把。","800","鄂2019202","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4309,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","结构型式:三点悬挂,配套动力:22~25.7KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,纯工作小时生产率:0.24~0.5hm2/h,外形尺寸:1250×1420×750mm,结构质量:240kg,作业幅宽:1.2m,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330mm,作业前进速度:≥3.3km/h,粉碎轴转速:2200~2300r/min,最终传动方式:侧边皮带传动,最大回转半径:260mm,刀片数量:32把(16组),刀片型式:人字Y型刀","800","2017TJ101","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4310,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","型号名称：1JH-120型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):22-37；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1150×1450×1050；\n作业小时生产率(hm2/h):0.2-0.4；\n作业速度（km/h）：2-5；\n工作幅宽(cm):120；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):240；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):66（弯刀44；直刀22）。","800","部20181106","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4311,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","型号名称：1JH-130型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):22-37；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1150×1550×1050；\n作业小时生产率(hm2/h):0.2-0.4；\n作业速度（km/h）：2-5；\n工作幅宽(cm):130；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):240；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):72（弯刀48；直刀24）。","800","部20181106","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4312,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","产品型号：1JH-120型秸秆粉碎还田机，配套动力：18.4-25.7KW，产品尺寸：1060×1440×770mm，工作宽幅：120cm,总安装刀数：48把","800","鄂2019137","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4313,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","产品型号：1JH-130型秸秆粉碎还田机，配套动力：18.4-25.7KW，产品尺寸：1060×1540×770mm，工作宽幅：130cm,总安装刀数：54把","800","鄂2019137","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4314,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m;","产品型号：1JH-140型秸秆粉碎还田机，配套动力：25.7-47.8KW，产品尺寸：1140×1660×780mm，工作宽幅：140cm,总安装刀数：60把","800","鄂2019138","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4315,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：28～35.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1050×1530×860.结构质量（kg）：350.理论作业速度（km/h）：≥5.幅宽（cm）：130.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥1900.刀辊最大回转半径（mm）：220.总安装刀数（把）：78.刀片型式：甩刀.","800","部20170907","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4316,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-125","作业幅宽:1.25m;","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：22~30kw；3.纯工作小时生产率：0.36~0.60h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×1500×1030；5.结构质量：330kg； 6.工作幅宽：1.25m；7.最小离地间隙：大于等于400mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：245mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀16把、弯刀32把。","800","冀2016T—285","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4317,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.21m;","型号名称：1JH-120型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：22.1～33.1kW；配套动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1330×1470×1080mm；作业小时生产率：0.2～0.4h㎡/h；作业速度：2～4km/h；工作幅宽：121cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：1630r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：32把","800","鄂2018095","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4318,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-130","作业幅宽:1.3m;","结构型式：侧边皮带传动；配套动力：22.1～29.4kw；外形尺寸(长×宽×高)：1380×1570×1050mm；结构质量：440kg；工作幅宽：1.3m；切碎机构总安装刀数：72把","800","2015T-121","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4319,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-135","作业幅宽:1.35m;","作业幅宽：1.35m","800","部20181079","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4320,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-120","作业幅宽:1.2m;","配套动力范围：22～26kw；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1300x1450x1000mm；传动方式：侧边皮带传动；工作幅宽：120cm；刀轴总成总安装刀数：66把；刀片型式：两弯一直","800","部20181087","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4321,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m;","1JH-110型秸秆粉碎还田机；结构型式：侧边皮带传动；配套动力：26.0-29.4KW; 纯工作小时生产率：0.25～0.45hm2/h；外形尺寸：960×1300×890mm; 结构质量：275kg; 工作幅宽：1.1m；最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；切碎轴转速：1720 r/min；切碎机构最大回转半径：R230 mm；切碎机构总安装刀数；66把","800","冀2016T—130","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4322,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","结构型式：侧边皮带传动 配套动力：29.4-36.7kw 工作幅宽：1.3m 外形尺寸（长*宽*高）：1130*1550*920mm 结构质量：295kg 切碎轴转速：2160r/min","800","冀2016T—152","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4323,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","结构型式：侧边皮带传动 配套动力：29.4-36.7kw 工作幅宽：1.2m 外形尺寸（长*宽*高）：1130*1440*920mm 结构质量：280kg 切碎轴转速：2160r/min","800","冀2016T—151","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4324,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.10m;","结构型式：三点悬挂\t\n配套动力：\t18～22\tkW\n外形尺寸(长×宽×高)\t：1190×1300×1000\tmm\n结构质量：260\tkg\n工作幅宽：\t1.1\tm\n作业速度：3～5km/h\n切碎轴转速：1850r/min\n切碎机构最大回转半径：250mm\n还田刀型式：甩刀式\t\n切碎机构总安装刀数：32把","800","冀2018T—268（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4325,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.30m;","结构型式：三点悬挂\t\n配套动力：30～36kW\n外形尺寸(长×宽×高)：1270×1650×1000\tmm\n结构质量：380kg\n工作幅宽：1.3m\n作业速度：3～5km/h\n最小离地间隙：300mm\n切碎轴转速：1850r/min\n切碎机构最大回转半径：250mm\n还田刀型式：甩刀式\t\n切碎机构总安装刀数，36把","800","冀2018T—269（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4326,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.2m;","结构型式单轴悬挂式    配套动力25～38kW      纯工作小时生产率0.30～0.55hm2/h      外形尺寸(长×宽×高)mm1300×1450×1050           结构质量360kg    工作幅宽1.2m","800","冀2016T—224","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4327,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","三点悬挂，侧边皮带传动,配套动力(KW):33.1-44.1,外形尺寸(长*宽*高)MM:1140*1490*830,结构质量:450KG,工作幅宽:1.30M，总安装刀数:54把","800","部20181116","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4328,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-100","作业幅宽:1m;","结构型式/单轴悬挂式\n配套动力22-33kw\n纯工作小时生产率0.25-0.45hm2/h\n外形尺寸（长x宽x高）1120x1210x900mm\n结构质量220kg\n工作幅宽1m\n最小离地间隙≥380mm\n作业前进速度3-5km/h\n切碎轴转速2120r/min\n切碎机构最大回转半径227mm\n切碎机构总安装刀数，把，弯刀28，直刀14","800","冀2016T—358","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4329,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-110","作业幅宽:1.1m;","配套动力范围26-36kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机连接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）1200×1310×900mm\n作业小时生产率0.30-0.50hm2/h\n作业速度3-5km/h\n工作幅宽110cm\n刀轴总成\n 传动方式/侧边皮带传动\n设计转速2120 r/min\n最大回转半径R240mm\n刀片型式/弯刀\n总安装刀数30把","800","冀2018T-092（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4330,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-140","作业幅宽:1.4m;","配套动力范围33.3-58.8kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机联接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）1160×1630×900mm\n作业小时生产率0.42-0.70hm2/h\n作业速度3-5km/h\n工作幅宽140cm\n刀轴总成\n 传动方式/侧边皮带传动\n设计转速2200 r/min\n最大回转半径R227mm\n刀片型式/甩刀式\n总安装刀数60把","800","部20181096","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4331,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m;","配套动力范围30-45kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机连接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）1200×1530×900mm\n作业小时生产率0.42-0.70hm2/h\n作业速度3-5km/h\n工作幅宽130cm\n刀轴总成\n 传动方式/侧边皮带传动\n设计转速2120 r/min\n最大回转半径R240mm\n刀片型式/弯刀\n总安装刀数36把","800","冀2018T-093（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4332,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-120","作业幅宽:1.2m;","结构型式/单轴悬挂式\n配套动力30-37kw\n纯工作小时生产率0.30-0.55hm2/h\n外形尺寸（长x宽x高）1120x1420x900mm\n结构质量260kg\n工作幅宽1.2m\n最小离地间隙≥450mm\n作业前进速度3-5km/h\n切碎轴转速2120r/min\n切碎机构最大回转半径227mm\n切碎机构总安装刀数，把，弯刀32，直刀16","800","冀2016T—357","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4333,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1240×1550×700mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：54个；工作幅宽：1300mm；配套动力范围：29.4-55.8kW;配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","800","部20190165","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4334,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-125","作业幅宽:1.25m;","作业幅宽：1.25m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：25.7～29.4kW；结构质量：355kg；外形尺寸（长×宽×高）：1280×1520×1010mm。","800","部20152569","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4335,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-130","作业幅宽:1.3m;","结构形式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)：1550mm×1350mm×1050mm；结构质量：420kg；工作幅宽：1300mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速：1900r/min；切碎机构最大回旋半径：270mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数：32把；配套动力：18.4～25.7kw","800","冀2016T—114（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4336,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","配套动力：22-26kW；  与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1230x1430x1050mm ；结构质量：380kg；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；切碎机构总安装刀数：28把；","800","冀2017T—101（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4337,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-120","作业幅宽:1.2m;","结构型式：卧轴折线型蜗壳式；配套动力：22.0～29.4kW；纯工作小时生产率：0.37～0.54h㎡/h；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1395×1465×1040（mm）；结构质量：480kg；工作幅宽：1.2m；最小离地间隙：530mm；作业前进速度：2.5～5km/h；切碎轴转速：2030r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：32把","800","豫2016103","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4338,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：29.4-44.1kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×1450×1030，结构质量：415kg，工作幅宽：1.2m","800","冀2016T—235","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4339,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","金湖华伟机械有限公司","收割机配套粉碎还田机","4FH-110","作业幅宽:1.4m;","粉碎还田机进口    1100mm      工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1400×950×830\n结构质量  140KG  粉碎机构最大回转半径227mm\n配套联合收割机动力≥45KW\n粉碎机构总安装刀数  57-65把\n粉碎机转速2800-3000r/min","800","2018tj438","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4340,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","金湖华伟机械有限公司","收割机配套粉碎还田机","4FH-83","作业幅宽:1.19m;","粉碎还田机进口830mm     工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：   1190×840×760 \n配套联合收割机动力≥45KW\n结构质量  117KG    粉碎机构最大回转半径227mm\n粉碎机刀轴转速   2800-3000r/min\n粉碎机构总安装刀数    41-49把","800","2018TJ438","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4341,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","金湖华伟机械有限公司","收割机配套粉碎还田机","4FH-96","作业幅宽:1.33m;","粉碎还田机进口960mm     工作状态外形尺寸 （长×宽×高）mm    1330×850×710\n配套联合收割机动力≥45KW\n结构质量       117KG      粉碎机构最大回转半径227mm\n粉碎刀轴转速   2800/3000r/min\n粉碎机构总安装刀数    49把","800","2018tj438","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4342,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-120","作业幅宽:1.2m;","结构尺寸（长*宽*高）:1100*1550*875mm配套动力:33.1~36.8工作幅宽（M）:1.3结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率（Hmm/h）:0.35-0.62最小离地间隙（mm）:≥400作业前进速度（KM/h）:3-5切碎轴转速（R/min）:2120切碎机构最大回转半径（mm）:227切碎机构总安装刀数（把）:20","800","部20181093","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4343,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m;","结构形式：侧边皮带传动、配套动力kW：25.7~44.1、纯工作小时生产率h㎡/h:0.35~0.60、外形尺寸（长*宽*高）mm：1250*1550*1050、结构质量kg:350、工作幅宽（m）：1.3、最下离地间隙mm：≥320、工作前进速度 km/h:3~5、切碎轴转速r/min:2160、切碎机构最大回转半径mm:250、切碎机构总安装刀数，把：32","800","2015T-080","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4344,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m;","工作幅宽:1.1m；配套动力范围：22.1-29.4kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：300KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1210×1330×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：60把；刀片型式：甩刀式。","800","冀2017T—298","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4345,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","工作幅宽:1.3m；配套动力范围：36.8-44.1kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：450KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×1550×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：72把；刀片型式：甩刀式。","800","冀2017T—298","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4346,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.2m;","结构形式：侧边皮带传动、配套动力（kW）：25.7~36.8、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:1300*1420*1050、结构质量kg：320、工作幅宽cm：120、最小离地间隙mm：≥320、工作前进速度km/h：3~5、纯工作小时生产率h㎡/h:0.32~0.56、切碎轴转速：r/min：2160、切碎机构最大回转半径mm:R250、切碎刀形式：弯刀、切碎刀数量，把：28","800","部20152567","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4347,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊神力农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m;","与配套拖拉机联接方式，三点悬挂、配套动力：40.4-51.5（kW)、传动方式：侧边皮带传动，外形尺寸1100×1520×730（mm）、作业幅宽：1300mm、总安装刀数：48（2弯1直一组，16组）","800","鄂2018036","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4348,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-125","作业幅宽:1.25m;","1JH-125型秸秆粉碎还田机；结构型式：侧边皮带传动；配套动力：26.0-30KW;外形尺寸：1150×1470×925mm; 结构质量：375kg; 工作幅宽：125cm；最小离地间隙；≥310 mm；纯工作小时生产率：0.37～0.62hm2/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R240 mm；切碎机构总安装刀数；弯刀32把；作业前进速度：3～5 km/h；","800","部20151508","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4349,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1300×1900×1100 整机质量（kg）:495 配套动力（kW）:47.8~55.1 工作幅宽:165cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.5~0.7hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：甩刀，数量：44把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","1600","部20152563","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4350,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-180","作业幅宽:1.8m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:58.8～73.5kw；纯工作小时生产率:0.59-0.9hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2050mm×1300mm×1100mm；结构质量:520kg；工作幅宽:1.80m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:48把","1600","2015T—136","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4351,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-165","作业幅宽:1.65m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:51.5～58.8kw；纯工作小时生产率:0.43-0.75hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1900mm×1300mm×1100mm；结构质量:490kg；工作幅宽:1.65m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:44把","1600","2015T—135","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4352,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力：52-66kw；工作幅宽：1650mm；工作效率：0.49-0.82h㎡/h；结构质量：485kg；结构形式：侧边皮带传动","1600","2015T-111","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4353,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-172","作业幅宽:1.72m;","配套动力：55-66kw；工作幅宽：1720mm；工作效率：0.51-0.86h㎡/h；结构质量：495kg；结构形式：侧边皮带传动","1600","2015T-110(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4354,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力：40-55kw；工作幅宽：1500mm；工作效率：0.45-0.75h㎡/h；结构质量：460kg；结构形式：侧边皮带传动","1600","2015T-112","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4355,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力：62-75kw；工作幅宽：1800mm；工作效率：0.54-0.9h㎡/h；结构质量：510kg；结构形式：侧边皮带传动","1600","2015T-113","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4356,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-172","作业幅宽:1.72m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高):1970mm×1350mm×1050mm；结构质量:520kg；工作幅宽:1720mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速:2160r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数:44把；配套动力:51.0～55.1kw","1600","冀2016T—113（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4357,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高mm):1750×1350×1050；结构质量(kg):488；工作幅宽(mm):1500；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):260；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数(把):90；配套动力(kw）36.8-58.8","1600","冀2016T—188（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4358,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×1970×1050；结构质量(kg):548；工作幅宽(mm):1720；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):260；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数(把):108；配套动力(kw）:51.47-73.5","1600","冀2016T—190（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4359,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×1850×1050；结构质量(kg):506；工作幅宽(mm):1600；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):260；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数(把):96；配套动力(kw）:44.1-66.2","1600","冀2016T—189（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4360,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2100×1050；结构质量(kg):574；工作幅宽(mm):1850；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):260；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数(把):114；配套动力(kw）:58.8-80.9","1600","冀2016T—191（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4361,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.80m;","作业幅宽：180cm；结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：52~66KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2218X1074mm；结构质量：560kg；理论作业速度：≥3.3km/h；幅宽：180cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：组合甩刀式。","1600","部20170610","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4362,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","长葛市俊发农机配件有限公司","秸秆粉碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m;","型号名称 4JQ-180型秸秆粉碎还田机 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 1400×2070×1000mm  工作幅宽 180 cm 刀轴总成传动方式 。侧边皮带传动 。刀轴总成刀片型式 弯刀、直刀 。刀轴总成总安装刀数 120/90把 配套动力范围 。69～89kW配套动力输出轴转速 。760r/min 与配套拖拉机联接方式 ，三点悬挂","1600","陕2018003","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4363,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","长葛市俊发农机配件有限公司","秸秆粉碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m;","型号名称 4JQ-165型秸秆粉碎还田机 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 1400×1920×1000mm  工作幅宽 165 cm 刀轴总成传动方式 。侧边皮带传动 。刀轴总成刀片型式 弯刀、直刀 。刀轴总成总安装刀数 108/78把 配套动力范围 。61～88kW配套动力输出轴转速 。760r/min 与配套拖拉机联接方式 ，三点悬挂","1600","陕2018003","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4364,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","菏泽新亚机械设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：1.8m；配套动力范围（kw）：51.47；配套动力输出轴转速（r/min）：550；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1390mm×2030mm×1074mm；作业小时生产率（hm2/h）：0.45-0.72；作业速度（km/h）：2.5-4.0；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成设计转速（r/min）：2200；刀轴总成最大回转半径（mm）：265；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数（把）：108。","1600","2018TJ365","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4365,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m;","工作幅宽（m）：1.50，外形尺寸（mm)1250*1765*1050，配套动力范围（kW）：55.1～62.5，配套动力输出轴转速（r/min）：720，与配套拖拉机连接方式：三点悬挂，作业小时生产率（hm2/h）：0.45～0.75，作业速度（km/h）：3～5，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成设计转速r/min）：2160，刀轴最大回转半径（mm)：260，刀轴总成刀片型式：甩刀式，刀轴总成总安装刀数(把）：40","1600","冀2018T-090（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4366,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-172","作业幅宽:1.72m;","工作幅宽（m）：1.72，外形尺寸（mm)1400*1970*1050，配套动力范围（kW）：58.8～66.2，配套动力输出轴转速（r/min）：720，与配套拖拉机连接方式：三点悬挂，作业小时生产率（hm2/h）：0.51～0.86，作业速度（km/h）：3～5，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成设计转速r/min）：2160，刀轴最大回转半径（mm)：260，刀轴总成刀片型式：甩刀式，刀轴总成总安装刀数(把）：48","1600","冀2018T-089（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4367,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：35-50kw，  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×1760×1020结构质量：445kg，工作幅宽：1.5m","1600","冀2018T-064（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4368,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：45-55kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×1910×1020；结构质量：480kg，工作幅宽：1.65m","1600","冀2018T-065（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4369,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","结构型式:三点悬挂,配套动力:51.8~58.9KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,纯工作小时生产率:0.32~0.8hm2/h,外形尺寸:1600×2120×1000mm,结构质量:580kg,作业幅宽:1.8m,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330mm,作业前进速度:≥3.3km/h,粉碎轴转速:2200~2300r/min,最终传动方式:侧边皮带传动,最大回转半径:275mmM,刀片数量:48把(24组),刀片型式:人字Y型刀片.","1600","2017TJ103","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4370,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","结构型式:三点悬挂,配套动力:36.8~47.8KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,纯工作小时生产率:0.27~0.67hm2/h,外形尺寸:1380×1800×1000mm,结构质量:550kg,作业幅宽:1.5m,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330mm,作业前进速度:≥3.3km/h,粉碎轴转速:2200~2300r/min,最终传动方式:侧边皮带传动,最大回转半径:275mm,刀片数量:40把(20组),刀片型式:人字Y型刀片.","1600","2017TJ102","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4371,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHD-150","作业幅宽:1.5m;","型号名称：1JHD-150型秸秆粉碎还田机；配套动力：51.5～73.5kW；动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1440×1870×975（mm）；作业小时生产率：0.32～0.64h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2280r/min；最大回转半径：248mm；刀片型式：直刀；总安装刀数：60把。","1600","鄂2019202","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4372,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","型号名称：1JH-150型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):36.8-58.8；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1300×1800×1100；\n作业小时生产率(hm2/h):0.25-0.5；\n作业速度（km/h）：3-5；\n工作幅宽(cm):150；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):250；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):90（弯刀60；直刀30）。","1600","部20181107","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4373,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):51.4-88.2；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1300×2100×1100；\n作业小时生产率(hm2/h):0.3-0.8；\n作业速度（km/h）：3-5；\n工作幅宽(cm):180；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):250；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):114（弯刀76；直刀38）。","1600","部20181104","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4374,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","型号名称：1JH-172型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):51.4-81；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1300×1970×1100；\n作业小时生产率(hm2/h):0.25-0.6；\n作业速度（km/h）：3-5；\n工作幅宽(cm):172；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):250；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):108（弯刀72；直刀36）。","1600","部20181104","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4375,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","型号名称：1JH-165型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):36.8-58.8；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1300×1900×1100；\n作业小时生产率(hm2/h):0.25-0.5；\n作业速度（km/h）：3-5；\n工作幅宽(cm):165；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):250；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):96（弯刀64；直刀32）。","1600","部20181104","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4376,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北锐宏机械制造有限公司","棉花秸秆还田机","1JH-150","作业幅宽:1.50m;","机构形式：齿轮传动、三点悬挂；配套动力（kw）：≥25.7；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1200*1535*910；结构质量（kg）：420；工作幅宽（m）；1.50；切碎机构最大回转半径（mm）：325；切碎机构总安装刀数（把）：16","1600","冀2017T—109（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4377,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北锐宏机械制造有限公司","棉花秸秆还田机","1JH-190","作业幅宽:1.90m;","机构形式：齿轮传动、三点悬挂；配套动力（kw）：≥47.8；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2300*2060*960；结构质量（kg）：630；工作幅宽（m）；1.90；切碎机构最大回转半径（mm）：900；切碎机构总安装刀数（把）：8","1600","冀2017T—110（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4378,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","产品型号：1JH-180型秸秆粉碎还田机，配套动力：58.8-73.5KW，产品尺寸：1340×2120×1070mm，工作宽幅：180cm,总安装刀数：102把","1600","鄂2019139","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4379,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","产品型号：1JH-150型秸秆粉碎还田机，配套动力：25.7-47.8KW，产品尺寸：1140×1760×780mm，工作宽幅：150cm,总安装刀数：84把","1600","鄂2019138","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4380,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","产品型号：1JH-165型秸秆粉碎还田机，配套动力：58.8-73.5KW，产品尺寸：1340×1970×1070mm，工作宽幅：165cm,总安装刀数：90把","1600","鄂2019139","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4381,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1300×2050×1100 整机质量（kg）:505 配套动力（kW）:55.1~62.5 工作幅宽:180cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.5~0.8hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：甩刀，数量：56把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","1600","部20152562","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4382,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1300×1750×1100 整机质量（kg）:490 配套动力（kW）:40.4~44.1 工作幅宽:150cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.4~0.6hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：甩刀，数量：44把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","1600","部20152564","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4383,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J180","作业幅宽:1.8m;","结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：52～66.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2218×1074.结构质量（kg）：560. 理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：180.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255.总安装刀数（把）：114.刀片型式：甩刀.","1600","部20170604","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4384,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J185","作业幅宽:1.85m;","结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：52～66.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2300×1074.结构质量（kg）：580. 理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：185.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255..总安装刀数（把）：114.刀片型式：甩刀.","1600","部20170603","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4385,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎灭茬还田机","1JHM-165","作业幅宽:1.65m;","结构型式：后三点悬挂式.配套动力（kW）：60～70.纯工作小时生产率（h㎡/h）：≥0.60.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1680×2140×1130.结构重量（kg）：800.工作幅宽（m）：1.65.最小离地间隙（mm）：≥300.作业前进速度（km/h）：≥3.3.粉碎轴转速（r/min)：2100.粉碎机构最大回转半径（mm）：260.粉碎机构总安装刀数（把）：组合甩刀96（32组）.灭茬轴转速（r/min)：500.灭茬机构最大回转半径（mm）：195.灭茬机构总安装刀数（把）：44.","1600","2015TJ046","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4386,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎灭茬还田机","1JHM-180","作业幅宽:1.8m;","结构型式：后三点悬挂式.配套动力（kW）：70～90.纯工作小时生产率（h㎡/h）：≥0.65.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1680×2290×1130.结构质量（kg）：850.工作幅宽（m）：1.8.最小离地间隙（mm）：≥300.作业前进速度（km/h）：≥3.3.粉碎轴转速（r/min)：2100.粉碎机构最大回转半径（mm）：260.粉碎机构总安装刀数（把）：组合甩刀108（36组）.灭茬轴转速（r/min)：500.灭茬机构最大回转半径（mm）：195.灭茬机构总安装刀数（把）：48.","1600","2015TJ047","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4387,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J165","作业幅宽:1.65m;","结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：45～55.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2074×1074.结构质量（kg）：530. 理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：165.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255..总安装刀数（把）：102.刀片型式：甩刀.","1600","部20170602","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4388,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J150","作业幅宽:1.5m;","结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：37～48.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×1930×1074.结构质量（kg）：500. 理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：150.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255..总安装刀数（把）：90.刀片型式：甩刀.","1600","部20170605","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4389,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：40~60kw；3.纯工作小时生产率：0.45~0.75h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×1750×1000；5.结构质量：460kg； 6.工作幅宽：1.5m；7.最小离地间隙：大于等于400mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀30把、弯刀60把。","1600","冀2016T—284","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4390,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：55~75kw；3.纯工作小时生产率：0.51~0.86h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×1970×1000；5.结构质量：495kg； 6.工作幅宽：1.72m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀34把、弯刀68把。","1600","冀2016T—283","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4391,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力范围 kW 35-50 \n配套动力输出轴转速 r/min 720 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂式 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1402×1730×1050 \n作业小时生产率 hm2/h 0.36-0.50 \n作业速度 km/h 3-5 \n工作幅宽 cm 150 \n传动方式 / 侧边皮带传动 \n设计转速 r/min 1850 \n最大回转半径 mm R265 \n刀片型式 / 甩刀 \n总安装刀数 把 40","1600","部20181100","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4392,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：62~80kw；3.纯工作小时生产率：0.54~0.90h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2060×1000；5.结构质量：510kg； 6.工作幅宽：1.8m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀36把、弯刀72把。","1600","冀2016T—282","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4393,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","根茬粉碎还田机","1GH-178","作业幅宽:1.78m;","型号名称：1GH-178型根茬粉碎还田机；配套动力范围：66.2～80.85kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1680×2065×980mm；作业小时生产率：0.356～0.89h㎡/h，作业速度：2～5km/h；工作幅宽：178cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀、直刀、ⅠT225灭茬刀；总安装刀数：弯刀72把、直刀36把、灭茬刀42把。","1600","部20171390","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4394,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：1.8m","1600","部20151632","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4395,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽：1.65m","1600","部20151631","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4396,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-172","作业幅宽:1.72m;","结构型式：侧边皮带传动；配套动力：44.1～58.8kw；外形尺寸(长×宽×高)：1380×2000×1050mm；结构质量：520kg；工作幅宽：1.72m；切碎机构总安装刀数：102把","1600","2015T-122","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4397,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽:1.5m","1600","部20181079","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4398,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","型号名称：1JH-150型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：36.5～51.5kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×1770×1050mm；作业小时生产率：0.375～0.75h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯60+直30把。","1600","鄂2017114","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4399,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","型号名称：1JH-165型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：44.1～58.8kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310×1910×1040mm；作业小时生产率：0.413～0.825h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯64+直32把。","1600","鄂2017115","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4400,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","1JH-180型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：51.45～66.15kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2080×1040mm；作业小时生产率：0.45～0.9h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯72+直36把。","1600","鄂2017115","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4401,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","作业幅宽：1.72m","1600","部20181078","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4402,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m;","外形尺寸（mm)：1250*1920*1020 结构质量：400kg 工作宽幅：1.65m","1600","冀2016T—249","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4403,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","配套动力：40-55kW ；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1150x1970x1030mm 结构质量：480kg 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；切碎机构总安装刀数：60+30把","1600","部20151529","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4404,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力范围KW：58.8～73.5；配套动力输出轴转速r/min:720;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1350*1790*1050；作业速度km/h：3～5；工作幅宽:150CM;刀轴传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速r/min：1800；最大回转半径mm：R260；刀片型式：甩刀式；总安装刀数：90把","1600","冀2017T—285","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4405,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m;","配套动力范围KW：58.8～73.5；配套动力输出轴转速r/min:720;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1350*1850*1050；作业速度km/h：3～5；工作幅宽:160CM;刀轴传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速r/min：1800；最大回转半径mm：R260；刀片型式：甩刀式；总安装刀数：96把","1600","冀2017T—285","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4406,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","配套动力范围KW：58.8～73.5；配套动力输出轴转速r/min:720;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1350*1990*1050；作业速度km/h：3～5；工作幅宽:172CM;刀轴传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速r/min：1800；最大回转半径mm：R260；刀片型式：甩刀式；总安装刀数：108把","1600","冀2017T—286","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4407,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m;","配套动力范围KW：66.2～80.9；配套动力输出轴转速r/min:720;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1350*2110*1050；作业速度km/h：3～5；工作幅宽:185CM;刀轴传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速r/min：1800；最大回转半径mm：R260；刀片型式：甩刀式；总安装刀数：114把","1600","冀2017T—286","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4408,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏银华春翔机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽：1.5m；与轮式拖拉机配套，配套动力（kw）：36.8-44.1；外型尺寸（长×宽×高）mm：1300×1830×1100；结构质量：550kg;","1600","部20171354","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4409,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏银华春翔机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-170","作业幅宽:1.7m;","作业幅宽：1.7m；与轮式拖拉机配套，配套动力（kw):44.1-51.5；外型尺寸（长×宽×高）mm:1590×1950×1125;结构质量：610kg;","1600","部2015250","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4410,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","结构形式：侧边皮带传动 配套动力：45-55kw 工作幅宽：1.65m 外形尺寸（长*宽*高）1300*1930*1030mm 结构质量：470kg 切碎轴转速：2200r/min","1600","2015T-107","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4411,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","结构形式：侧边皮带传动 配套动力：35-50kw 工作幅宽：1.5m 外形尺寸（长*宽*高）1300*1800*1030mm 结构质量：450kg 切碎轴转速：2200r/min","1600","2015T-108","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4412,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","结构形式：侧边皮带传动 配套动力：55-65kw 工作幅宽：1.8m 外形尺寸（长*宽*高）：1300*2070*1030mm 结构质量：500kg 切碎轴转速：2200r/min","1600","2015T-106","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4413,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","结构型式\t侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1300×1900×1060\tmm\n结构质量\t500\tkg\n工作幅宽\t1650\tmm\n最终传动方式\t侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t275\tmm\n还田刀型式\t甩刀式\t\n切碎机构总安装刀数\t44\t把\n配套动力\t40～59\tkW","1600","冀2016T—052（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4414,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.50m;","结构型式：\t侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）：1300×1800×1060\tmm\n结构质量：\t485\tkg\n工作幅宽：1500\tmm\n最终传动方式：侧边皮带传动\t\n切碎轴转速：1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径：275\tmm\n还田刀型式：\t甩刀式\t\n切碎机构总安装刀数：\t40\t把\n配套动力：\t37～52\tkW","1600","冀2016T—053（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4415,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","结构型式\t侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1300×2100×1060\tmm\n结构质量\t520\tkg\n工作幅宽\t1720\tmm\n最终传动方式\t侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t263\tmm\n还田刀型式\t两弯一直\t\n切碎机构总安装刀数\t108\t把\n配套动力\t45～66\tkW","1600","冀2016T—051（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4416,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m;","结构型式\t侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1300×2150×1060\tmm\n结构质量\t520\tkg\n工作幅宽\t1850\tmm\n最终传动方式\t侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t275\tmm\n还田刀型式\t甩刀式\t\n切碎机构总安装刀数\t48\t把\n配套动力\t45～66\tkW","1600","冀2016T—050（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4417,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","工作状态外形尺寸：(长*宽*高)1403*2211*1040mm,工作幅宽：180cm,传动方式：侧边皮带传动，安装刀数：114把，配套动力范围：68-88.2，配套动力输出轴转速：720r/min,作业速度：2-5km/h,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","冀2017T—205","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4418,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","工作状态外形尺寸：（长*宽*高）1400*2110*1050mm，传动方式：侧边皮带传动，安装刀数：102把，配套动力范围：58.8-73.5kw，配套动力输出轴转速：720r/min,作业速度：2-5km/h,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","冀2017T—205","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4419,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽:1.5m;结构型式：三点悬挂甩刀式；配套拖拉机标定功率：35.3～58.8kW；外形尺寸（长×宽×高）：1330×1760×1050mm;结构质量:430kg;理论作业速度：2～5km/h；与拖拉机联接方式： 三点悬挂；刀辊转速：2310r/min；总安装刀数：90把；刀片型式：甩刀式","1600","部20152775","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4420,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：1.8m;外形尺寸（长×宽×高）：1400×2100×960mm;配套动力范围：66.15～80.9kW; 动力输出轴转速：540、760 r/min； 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂，作业小时生产率：0.53～0.80 hm2/h；作业速度：3.3～4.4m/s；刀轴总成传动方式：中间齿轮传动+侧边皮带；刀轴总成刀片型式：甩刀;刀轴总成总安装刀数：36把；","1600","部20171371","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4421,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力范围kW44.1～51.5       配套动力输出轴转速r/min760                 与配套拖拉机连接方式/后置三点悬挂       工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm1300×1920×1050       作业小时生产率hm2/h0.50～0.82       作业速度km/h3.0～5.0         工作幅宽cm165","1600","冀2018T-112（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4422,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力范围36.8～51.5kW    配套动力输出轴转速760r/min     与配套拖拉机连接方式/后置三点悬挂    工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm1300×1730×1050             作业小时生产率hm2/h0.45～0.75          作业速度km/h    3.0～5.0            工作幅宽150cm","1600","冀2018T-111（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4423,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力范围kW51.5～62.5    配套动力输出轴转速r/min760    与配套拖拉机连接方式/后置三点悬挂    工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm1300×2040×1050      作业小时生产率hm2/h0.54～0.90     作业速度km/h3.0～5.0     工作幅宽cm180","1600","冀2018T-113（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4424,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏清淮机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力(KW):44.1-58.8.工作幅宽(CM):180.刀片形式:甩刀.刀片数量:48把.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1310×2070×1100.整机质量(KG):510.刀轴转速(R/MIN):2075","1600","部20152434","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4425,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏清淮机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力（kW):40.4-55.1.工作幅宽（cm):165.刀片形式：甩刀.刀片数量：44把.外形尺寸（长×宽×高）（mm):1310×1920×1100.整机质量（kg):490.刀轴转速（r/min):2075","1600","部20152433","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4426,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-150","作业幅宽:1.5m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:36.8～44.1kw；纯工作小时生产率:0.40-0.65hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1750mm×1300mm×1100mm；结构质量:470kg；工作幅宽:1.5m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:40把","1600","2015T—134","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4427,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力范围：40～44kw；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1750×1100mm；工作幅宽：150cm；传动方式：侧边皮带传动；刀片型式：甩刀；总安装刀数：40把","1600","部20171490","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4428,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m;","结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长×宽×高）：1300×1900×1100mm；结构质量：485kg；工作幅宽：1650mm；最终传动方式：侧边皮带传动；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数：44把；配套动力：48～51kw","1600","冀2016T—057（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4429,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m;","结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2050×1100mm；结构质量：510kg；工作幅宽：1800mm；最终传动方式：侧边皮带传动；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数：48把；配套动力：62～66kw","1600","冀2016T—058（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4430,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","侧边皮带传动,配套动力(KW):44.1-55,外形尺寸(长*宽*高)MM:1250*1750*1100,结构质量:485KG,工作幅宽:1.50M,切碎机构回转半径:260MM,总安装刀数:96把","1600","冀2016T—289","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4431,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m;","侧边皮带传动,配套动力(KW):55-60,外形尺寸(长*宽*高)MM:1250*1850*1100,结构质量:510KG,工作幅宽:1.60M,切碎机构回转半径:260MM,总安装刀数:102把","1600","冀2016T—290","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4432,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","侧边皮带传动,配套动力(KW):55-60,外形尺寸(长*宽*高)MM:1250*1970*1100,结构质量:540KG,工作幅宽:1.72M,切碎机构回转半径:260MM,总安装刀数:108把","1600","冀2016T—297","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4433,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","侧边皮带传动,配套动力(KW):66.5-73.5,外形尺寸(长*宽*高)MM:1250*2050*1100,结构质量:565KG,工作幅宽:1.80M,切碎机构回转半径:260MM,总安装刀数:114把","1600","冀2016T—298","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4434,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","青岛洪珠农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","型号名称/1JH-150型秸秆粉碎还田机；结构型式：框架式；配套拖拉机标定功率:53.3-66.7Kw;配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min；外形尺寸（长*宽*高）：1700*1500*1080mm；结构质量：369kg；理论作业速度：3-6km/h；幅宽：150cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊转速：2000 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；总安装刀数：183把；刀片型式：专用刀","1600","部20170600","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4435,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.50m;","结构型式:侧边皮带传动；配套动力:36.75-51.45kw；外形尺寸:长1300mm宽1750mm高1100mm；整机质量:460kg；工作幅宽:150cm；总安装刀数:40把；最小离地间隙:≥400mm.","1600","部2015443","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4436,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m;","结构型式:侧边皮带传动；配套动力:44.1-55.8kw；外形尺寸:长1300mm宽1900mm高1100mm；整机质量:480kg；工作幅宽:165cm；总安装刀数:44把；最小离地间隙:≥400mm.","1600","部2015444","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4437,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.80m;","结构型式:侧边皮带传动；配套动力:51.4-69.8kw；外形尺寸:长1300mm宽2050mm高1100mm；整机质量:510kg；工作幅宽:180cm；总安装刀数:48把；最小离地间隙:≥400mm.","1600","部2015445","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4438,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽:1.65m；结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：44.1-58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1398×1900×1000；结构质量（kg）600；最小离地间隙（mm）：350；作业前进速度（km/h）：2-5；粉碎轴转速（r/min）：2150；粉碎机构最大回转半径（mm）：280；粉碎机构总安装刀数（把）：96。","1600","2016TJ271","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4439,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽:1.8m；结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：51.5-66.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1398×2050×1000；结构质量（kg）：620；最小离地间隙（mm）：350；作业前进速度（km/h）：2-5；粉碎轴转速（r/min）：2150；粉碎机构最大回转半径（mm）：280；粉碎机构总安装刀数（把）：108。","1600","2016TJ272","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4440,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力范围40-55kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机连接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×1900×1100mm\n作业小时生产率0.49-0.82hm2/h\n作业速度3-5km/h\n工作幅宽165cm\n刀轴总成\n 传动方式/侧边皮带传动\n设计转速2120 r/min\n最大回转半径R260mm\n刀片型式/弯刀\n总安装刀数44把","1600","冀2018T-094（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4441,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力范围45-65kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机连接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×2050×1100mm\n作业小时生产率0.30-0.50hm2/h\n作业速度3-5km/h\n工作幅宽180cm\n刀轴总成\n 传动方式/侧边皮带传动\n设计转速2120 r/min\n最大回转半径R260mm\n刀片型式/弯刀\n总安装刀数48把","1600","冀2018T-095（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4442,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力范围36.7-73.5kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机联接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×1750×1050mm\n作业小时生产率0.49-0.82hm2/h\n作业速度3-5km/h\n工作幅宽150cm\n刀轴总成\n 传动方式/侧边皮带传动\n设计转速2200 r/min\n最大回转半径R260mm\n刀片型式/甩刀式\n总安装刀数90把","1600","部20181096","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4443,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：1.80m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：58.8～69.8kW；结构质量：552kg；外形尺寸（长×宽×高）：1290×2070×1050mm。","1600","冀2016T—213（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4444,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽：1.50m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：44.1～58.8kW；结构质量：550kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×1790×1040mm。","1600","部20152570","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4445,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1480×2100×870mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：84个；工作幅宽：1800mm；配套动力范围：55.8-88.2kW;配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","部20190164","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4446,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310×1770×860mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：60个；工作幅宽：1500mm；配套动力范围：44.1-88.2kW;配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","部20190163","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4447,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽：1.65m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：48.8～68.1kW；结构质量：500kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×1900×1050mm。","1600","部20181098","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4448,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-172","作业幅宽:1.72m;","作业幅宽：1.72m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：51.0～68.8kW；结构质量：530kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×1970×1050mm。","1600","部20181097","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4449,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","1JH-165型秸秆粉碎还田机；结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸:1310×1920×1100mm；结构质量:530kg；工作幅宽:1650mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：265 mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数；46把；配套动力:44-58.8KW","1600","冀2016T—061（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4450,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","1JH-180型秸秆粉碎还田机；结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸:1310×2070×1100mm；结构质量:550kg；工作幅宽:1800mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：265 mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数；52把；配套动力:55-69.9KW","1600","冀2016T—062（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4451,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","1JH-172型秸秆粉碎还田机；配套动力:58.8-70KW；外形尺寸:1310×1990×1100mm；结构质量:545 kg；工作幅宽:172cm; 最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；纯工作小时生产率：0.51～0.86hm2/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；切碎机构总安装刀数；弯刀48把；结构形式:侧边皮带传动","1600","部20151510","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4452,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","1JH-150型秸秆粉碎还田机；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：40.4-51.5KW;外形尺寸：1310×1770×1100mm;结构质量：525kg;工作幅宽：150cm；最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；纯工作小时生产率：0.45～0.75hm2/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；切碎机构总安装刀数；弯刀60把，直刀30把；","1600","部20151511","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4453,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1350*1930*1070mm 整机质量（kg）:495kg 配套动力（kw）:51.1-66.20 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:1.65m","1600","冀2016T—323","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4454,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1350*2110*1070mm 整机质量（kg）:525kg 配套动力（kw）:66.2-73.5 结构形式:侧边皮带传动 最小离地间隙:340mm 工作幅宽:1.8m","1600","冀2016T—324","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4455,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m;","结构尺寸(长*宽*高):1210×1730×1060MM；配套动力:40-44；KW工作幅宽:150CM结构型式:侧边皮带传动;刀片型式:甩刀式；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","部20181135","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4456,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","雷沃重工股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHT-180","作业幅宽:1.8m;","结构型式：三点悬挂甩刀式；作业幅宽（mm）：1800","1600","部20170767","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4457,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","汝南县广源车辆有限公司","秸秆还田机","4JH-180A","作业幅宽:1.8m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)  1335×2096×990 mm\n作业小时生产率  0.26～0.46 hm2/h\n配套动力范围  66.1～80.8 kW\n配套动力输出轴转速 720  r/min","1600","豫2018142","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4458,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","普劳恩德河北农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165B","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽：1.65m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：58.5～66.2kW；结构质量：594kg；外形尺寸（长×宽×高）：1450×1870×1100mm。","1600","TJ-2016T-46","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4459,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","普劳恩德河北农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180B","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：1.80m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：66.2～73.5kW；结构质量：648kg；外形尺寸（长×宽×高）：1450×2020×1100mm。","1600","TJ-2016T-47","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4460,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北帅旗农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽1.65m,形式侧边皮带结构传动，配套动力51.5-62.5kw,外形尺寸（长×宽×高）1300×1890×1000mm,结构质量510KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数96把。","1600","2015T-172","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4461,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北帅旗农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m;","作业幅宽1.72m,结构形式侧边皮带传动，配套动力58.8-69.9kw,外形尺寸（长×宽×高）1300×1960×1000mm,结构质量520KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数108把。","1600","2015T-173","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4462,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北帅旗农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽1.5m,结构形式侧边皮带传动，配套动力36.8-51.5kw,外形尺寸（长×宽×高）1300×1740×1000mm,结构质量465KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数90把","1600","2015T-149","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4463,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北帅旗农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m;","作业幅宽1.85m,结构形式侧边皮带传动,配套动力66.2-73.5kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×2090×1000mm,结构质量540KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数114把.","1600","2015T-174","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4464,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽:1.65","1600","部20152585","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4465,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：1.8m","1600","部20152584","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4466,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽:1.5m","1600","部20152586","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4467,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.80m;","工作幅宽（m）：1.8，结构形式：侧边皮带传动，配套动力（kW）：55.0～65.0，外形尺寸（mm）2050*1350*1050，结构质量（kg）：600，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.56，最小离地间隙（mm）：420，作业前进速度（km/h）：3.5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：270，切碎机构总安装刀数（把）：48","1600","冀2016T—177（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4468,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m;","工作幅宽（m）：1.65，结构形式：侧边皮带传动，配套动力（kW）：48.0～55.1，外形尺寸（mm）1900*1350*1050,结构质量（kg）：530，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.36，最小离地间隙（mm）：375，作业前进速度（km/h）：3.6，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：270，切碎机构总安装刀数（把）：44","1600","冀2016T—176（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4469,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","正阳县豫丰机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力：44.1-73.5kw，连接方式：悬挂式，外形尺寸：1370*2100*900mm，作业小时生产率：0.24-0.29hm2/h，作业速度：2-6km/h，工作幅宽：180CM，单轴。","1600","豫2018149","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4470,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力：40-55kW ；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1150x1900x1030mm ；与配套拖拉机联接方式：刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；结构质量：470kg  切碎机构总安装刀数：44把 ；","1600","部20151528","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4471,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力：45-65kW ；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1150x2050x1030mm；结构质量：500kg；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；切碎机构总安装刀数：48把","1600","部20151530","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4472,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.80m;","1. 与配套拖拉机连接方式：三点悬挂2.配套动力：55.1-73.5kw   3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2030×1050mm   4.工作幅宽：180cm   5.作业前进速度：3-5km/h   6.工作小时生产率：0.49-0.82hm2/h   7.切碎机构最大回转半径：R255mm   8.粉碎刀形式：甩刀 式  9.切碎轴刀片：108把   10.刀轴总成传动方式：侧边皮带传动  11. 切碎机构设计转速：2120r/min  12：配套动力输出轴转速：720 r/min","1600","部20181095","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4473,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","1.结构形式：侧边皮带传动   2.配套动力：45-62kw   3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1456×1880×1050mm     4.结构质量：480kg   5.工作幅宽：165cm   6.最小离地间隙：≥400mm   7.作业前进速度：3-5km/h   8.纯工作小时生产率：0.49-0.82hm2/h   9.切碎机构最大回转半径：R255mm   10.粉碎刀形式：弯刀   11.切碎轴刀片：44把      12.切碎轴转速：2120r/min","1600","部20151542","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4474,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.50m;","1. 与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  2.配套动力：40-58.3kw   3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1730×1050mm   4.工作幅宽：150cm   5.作业前进速度：3-5km/h   6.工作小时生产率：0.45-0.75hm2/h   7.切碎机构最大回转半径：R255mm   8.粉碎刀形式：甩刀 式  9.切碎轴刀片：90把  10.刀轴总成传动方式：侧边皮带传动  11. 切碎机构设计转速：2120r/min  12：配套动力输出轴转速：720 r/min","1600","部20181094","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4475,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","南昌中天农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-150J","作业幅宽:1.5m;","1.结构形式：侧边皮带传动； 2.配套拖拉机标定功率：36.8～47.8kW；3.配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；4.外形尺寸：（长×宽×高）：1750×1200×1100mm；5.结构质量：450kg；6.理论作业速度：2.13km/h；7.幅宽：150cm；8.与拖拉机连接方式：三点悬挂；9.刀辊转速：2000r/min；10:刀辊最大回转半径：270mm；11.总安装刀数：72把；12.刀片型式：甩刀式。","1600","部2015682","2019-12-31","通用类","江西省",""]
[4476,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","内蒙古长明机械股份有限公司","根茬粉碎还田机","1GHB-150","作业幅宽:1.5m;","配套动力（kw）：22.0-25.7，工作状态尺寸（mm）长*宽*高：950*1760*1050，整机质量（kg)：380，工作幅宽（mm):1500，作业前进速度（km/h）：1.5-4.5，切碎轴转速（r/min):365,安装刀数（把）：68，最小离地间隙（mm)：300","1600","内蒙古2018-059","2022-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[4477,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.5Z","作业幅宽:1.5m;","结构型式：单轴式；配套动力：36.8～51.5kW；外形尺寸：1300×1750×1050mm；整机质量：470kg；生产率：≥0.50hm2/h；工作幅宽：150cm；作业前进速度：≥3.3hm/h；切碎轴转速：2131r/min；切碎机构最大回转半径：28.5cm；切碎机构总安装刀数：90把；最小离地间隙：≥300mm。","1600","部20152606","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4478,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.65Z","作业幅宽:1.65m;","结构型式：单轴式；配套动力：51.5～58.5kW；外形尺寸：1300×1900×1050mm；结构质量：510kg；生产率：≥0.55hm2/h；工作幅宽：165cm；作业前进速度：≥3.3hm/h；切碎轴转速：2131r/min；切碎机构最大回转半径：28.5cm；切碎机构总安装刀数：96把；最小离地间隙：≥300mm。","1600","部20152607","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4479,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.8Z","作业幅宽:1.8m;","结构型式：单轴式；配套动力：58.8～73.5kW；外形尺寸：1300×2050×1050mm；结构质量：530kg；生产率：≥0.60hm2/h；工作幅宽：180cm；作业前进速度：≥3.3hm/h；切碎轴转速：2131r/min；切碎机构最大回转半径：28.5cm；切碎机构总安装刀数：108把；最小离地间隙：≥300mm。","1600","部20152608","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4480,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：55-65kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×2060×1020,结构质量：490kg，工作幅宽：1.8m","1600","冀2018T-066（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4481,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m;","结构尺寸（长*宽*高）:1340*1800*1000mm整机质量:460kg配套动力:35-50kW结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率:0.45-0.75Hmm/h工作幅宽:1.5M最小离地间隙:≥400mm作业前进速度:3-5KM/h切碎轴转速:2200R/min切碎机构最大回转半径:270mm切碎机构总安装刀数,把:40","1600","冀2016T—241","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4482,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m;","结构尺寸（长*宽*高）:1400*2000*1000mm整机质量:470kg配套动力:45-55工作幅宽（M）:1.65结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率（Hmm/h）:0.40-0.60最小离地间隙（mm）:≥400作业前进速度（KM/h）:3-5切碎轴转速（R/min）:2200切碎机构最大回转半径（mm）:270切碎机构总安装刀数（把）:44","1600","部20151515","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4483,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m;","结构尺寸（长*宽*高）:1400*2100*1000mm整机质量:495kg配套动力:55-65工作幅宽（M）:1.80结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率（Hmm/h）:0.47-0.67最小离地间隙（mm）:≥400作业前进速度（KM/h）:3-5切碎轴转速（R/min）:2200切碎机构最大回转半径（mm）:270切碎机构总安装刀数（把）:48","1600","部20151514","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4484,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽:1.65m;外形尺寸（长×宽×高）：1400×1930×960mm;配套动力范围:35.3～51.5kW；动力输出轴转速：540、760r/min；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；作业小时生产率：0.53～0.67hm2/h；作业速度：3.3～4.4m/s；刀轴总成传动方式：中间齿轮传动+侧边皮带；刀轴总成刀片型式：甩刀刀轴总成切碎机构总安装刀数：32把；","1600","部20171372","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4485,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m;","结构形式：侧边皮带传动、配套动力（kW）：30~50、纯工作小时生产率h㎡：0.36~0.61、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:1300*1750*1100、结构质量kg：460、工作幅宽m：1.5、最小离地间隙mm：≥320、工作前进速度km/h：3.0~5.0、切碎轴转速：r/min：2160、切碎机构最大回转半径mm:260、切碎机构总安装刀数，把：44","1600","冀2016T—079","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4486,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","工作幅宽:1.65m；配套动力范围：51.5-62.5kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：495KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×1930×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：90把；刀片型式：甩刀式。","1600","冀2017T—299","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4487,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","工作幅宽:1.8m；配套动力范围：66.2-80.9kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：505KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2080×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：96把；刀片型式：甩刀式。","1600","冀2017T—299","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4488,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m;","规格型号名称：4JQ-165秸秆切碎还田机、结构形式：侧边皮带传动、配套动力kW:65~85、外形尺寸（长*宽*高）：1360mm*1860mm*1100mm、整机质量kg：485、纯生产率h㎡/(m·h):0.33~0.45、工作幅宽cm：165、作业前进速度km/h：3~5、切碎轴转速r/min ：2160、切碎机构最大回转半径cm：27.5、切碎机构总安装刀数，把：44、最小离地间隙mm：≥350","1600","部2015447","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4489,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m;","规格型号名称：4JQ-180秸秆切碎还田机、结构形式：侧边皮带传动、配套动力kW:70~90、外形尺寸（长*宽*高）：1300mm*2050mm*1100mm、整机质量kg：510、纯生产率h㎡/(m·h):0.33~0.45、工作幅宽cm：180、作业前进速度km/h：3~5、切碎轴转速r/min ：2160、切碎机构最大回转半径cm：27.5、切碎机构总安装刀数，把：48、最小离地间隙mm：≥400","1600","部2015448","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4490,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊神力农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂、配套动力：68-80.85(kW)、传动方式：侧边皮带传动，外形尺寸1380×2150×11500（mm）、作业幅宽：1800mm、总安装刀数：72（2弯1直一组，24组）","1600","鄂2018038","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4491,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊神力农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m;","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂、配套动力：36.8-47.8（kW)、传动方式：侧边皮带传动，外形尺寸1380×1800×1150（mm）、作业幅宽：1500mm、总安装刀数：60（2弯1直一组，20组）","1600","鄂2018037","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4492,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力66.2-80.9kw,动力输出轴转速720r/min,三点悬挂联接,外形尺寸1350*1900*1035作业小时生产率0.45-0.85hm2/h作业速度3.0-6.0Km/h工作幅宽165cm刀轴转速2160r/min最大回转半径250mm安装刀数90把 刀片型式甩刀式 传动方式侧边皮带传动","1600","冀2017T—249","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4493,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆还田机","4JH-165A","作业幅宽:1.65m;","型号名称：4JH-165A 型秸秆还田机，配套动力范围：48.5～64.6kW，配套动力输出轴转速720r/min，与配套拖拉机联接方式 ：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1920×1050mm，作业小时生产率：0.23～0.6hm2 /h，作业速度：1.4～4.0km/h，工作幅宽165cm","1600","豫2017099","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4494,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-180A","作业幅宽:1.8m;","型号名称：4JH-180A型秸秆粉碎还田机，结构型式：悬挂式，配套动力：58.8～73.5kW，纯工作小时生产率：0.33～0.67hm2 /h，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1335×2145×965mm，结构重量480kg，工作幅宽1.8m","1600","豫2015130","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4495,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m;","工作幅宽：1.65m；结构形式：卧轴式；配套动力：60-70kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1950×1100；结构质量：490kg； 粉碎轴转速：2160r/min；粉碎机构总安装刀数：102把；作业前进速度：1.6-4.0km/h","1600","2015TJ394","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4496,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","驻马店市中农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JH-180","作业幅宽:1.8m;","型号名称：4HJ-180型秸秆切碎还田机，配套动力范围：58.8-73.5KW,配套动力输出轴转速：720/760/540,与四轮拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长X宽X高）1400X2160X1000mm,作业小时生产率：0.38-0.63h㎡/h,作业速度：3-5 Km/h,工作幅宽：180cm,刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成设计转速：2100r/min,刀轴总成最大回转半径：255mm,刀轴总成刀片型式：二弯一直（甩刀），刀轴总成总安装刀数：114把","1600","部20181048","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4497,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-230","作业幅宽:2.3m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1330×2600×1100 整机质量（kg）:630 配套动力（kW）:73.5～80.9 工作幅宽:2.30m 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率:0.7～1.0hm2/h 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3～5km/h 切碎轴转速:2200r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 切碎机构总安装刀数:76把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","1800","冀2016T—139","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4498,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","盐城可理斯机械制造有限公司","根茬粉碎还田机","1GH-205","作业幅宽:2.05m;","作业幅宽：2.05m","1800","苏农机（2018）第（0278）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4499,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-230","作业幅宽:2.3m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:73.5～88.2kw；纯工作小时生产率:0.76～1.15hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2550mm×1300mm×1100mm；结构质量:620kg；工作幅宽:2.3m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:60把","1800","2015T—137","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4500,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-220","作业幅宽:2.2m;","配套动力：80.9-95.6kw；工作幅宽：2200mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","1800","冀2017T—190","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4501,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-230","作业幅宽:2.3m;","配套动力：88.2-102.9kw；工作幅宽：2300mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","1800","冀2017T—189","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4502,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.0m;","配套动力：70-80kw；工作幅宽：2000mm；工作效率：0.60-0.1h㎡/h；结构质量：550kg；结构形式：侧边皮带传动","1800","2015T-109","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4503,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-200","作业幅宽:2m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高):2250mm×1350mm×1050mm；结构质量:550kg；工作幅宽:2000mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速:2160r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数:52把；配套动力:66.2～80.9kw","1800","冀2016T—112（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4504,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2250×1050；结构质量(kg):610；工作幅宽(mm):2000；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):260；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数(把):120；配套动力(kw）:66.2-88.2","1800","冀2016T—192（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4505,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.00m;","作业幅宽：2.0m；工作状态外形尺寸：1390X2390X1105mm；结构质量：700kg;配套动力：≥70kw轮式拖拉机；结构型式：三点悬挂式； 作业前进速度：≥3.3km/h.","1800","2015TJ474","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4506,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-225","作业幅宽:2.25m;","作业幅宽：225cm；结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：62~88KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2700X1074mm；结构质量：750kg；理论作业速度：≥3.3km/h；幅宽：225cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：组合甩刀式。","1800","部20170611","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4507,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港双亚机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","幅宽(CM):200；配套拖拉机标定功率(KW):66.2~73.5；结构形式:侧边传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀片型式:灭茬刀(甩刀).","1800","部20152798","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4508,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.2m;","结构型式/单轴悬挂式\n配套动力76-90kw\n纯工作小时生产率0.6-1.0hm2/h\n外形尺寸（长x宽x高）1270x2500x1000mm\n结构质量590kg\n工作幅宽2.2m\n最小离地间隙≥390mm\n作业前进速度3-5km/h\n切碎轴转速2200r/min\n切碎机构最大回转半径260mm\n切碎机构总安装刀数，把，弯刀60","1800","冀2016T—356","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4509,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","菏泽新亚机械设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","作业幅宽：2.2m；结构型式：三点悬挂；配套动力（KW）：73.5-88.2；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.99-1.12；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×2500mm×1074mm；结构质量（kg）：620；最小离地间隙（mm）：≥300；作业前进速度（km/h）：3-6；粉碎轴转速（r/min）：2200；粉碎机构最大回转半径（mm）：260；粉碎机构总安装刀数（把）：132。","1800","2015TJ258","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4510,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","菏泽新亚机械设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","作业幅宽：2m；结构型式：三点悬挂；配套动力（KW）：55.1-73；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.6-0.9；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1390mm×2250mm×1074mm；结构重量（kg）：560；最小离地间隙（mm）：≥300；作业前进速度（km/h）：3-7；粉碎轴转速（r/min）：2200；粉碎机构最大回转半径（mm）：260；粉碎机构总安装刀数（把）：120。","1800","2015TJ259","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4511,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m;","外形尺寸(长×宽×高)：1600×2700×1000mm,配套动力：88.2~95kW,与配套动力链接方式：三点悬挂，工作幅宽：230cm，配套动力输出轴转速：540/720r/min,纯工作小时生产率：0.70~1.25hm2/h，作业速度：≥3.3km/h,刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动，刀轴总成设计转速：2200~2300r/min，刀轴总成最大回转半径：280mm,刀轴总成刀片型式：弯刀/锤爪，刀轴总成总安装刀数：84/28把","1800","部20171127","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4512,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","常州汉森机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","工作幅宽：200cm,粉碎轴转速：2400rpm,整机质量：584kg。","1800","苏农机（2017）第（0529）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4513,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","常州汉森机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","工作幅宽：220cm,粉碎轴转速：2400rpm,整机质量：615kg。","1800","苏农机（2017）第（0530）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4514,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","外形尺寸(长×宽×高)：1600×2400×1000mm,配套动力：73.5~80.8kW,与配套动力链接方式：三点悬挂，工作幅宽：200cm，配套动力输出轴转速：540/720r/min,纯工作小时生产率：0.70~1.15hm2/h，作业速度：≥3.3km/h,刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动，刀轴总成设计转速：2200~2300r/min，刀轴总成最大回转半径：280mm，刀轴总成刀片型式：弯刀/锤爪，刀轴总成总安装刀数：78/26把","1800","部20171129","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4515,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-200","作业幅宽:2m;","型号名称：4J-200型秸秆粉碎还田机；配套动力：51.45～66.15kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2265×1040（mm）；作业小时生产率：0.61～0.91h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2144r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：54把。","1800","豫2017076","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4516,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-220B","作业幅宽:2.2m;","外形尺寸（长×宽×高）：1400×2450×1000（mm）；工作幅宽：2200mm；结构质量：620kg；配套动力：73.5～88.2kW；结构型式：卧轴折线型蜗壳式；最小离地间隙：650mm；作业前进速度：2.5～5km/h；切碎轴转速：2144r/min；切碎机构最大回转半径：R260mm；粉碎刀型式：弯刀；数量：60把","1800","部20151527","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4517,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力(kw）:73.5-95.6；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2510×1050；结构质量(kg):770；工作幅宽(mm):2200；最小离地间隙(mm):≥300；作业前进速度（km/h）:3-5；纯工作小时生产率（hm2/h）:0.62-1.06；切碎轴转速(r/min):1800-2200；切碎机构最大回转半径(mm):R260；粉碎刀型式:甩刀式、两弯一直；粉碎刀数量(把):126","1800","部20152566","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4518,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","型号名称：1JH-200型秸秆粉碎还田机；\n配套动力范围(kW):58.8-88.2；\n配套动力输出轴转速(r/min):540、720；\n与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1300×2300×1100；\n作业小时生产率(hm2/h):0.4-0.9；\n作业速度（km/h）：1.9-4.5；\n工作幅宽(cm):200；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴总成设计转速(r/min):1800～2000；\n刀轴总成最大回转半径(mm):250；\n刀轴总成刀片型式:甩刀；\n刀轴总成总安装刀数(把):120（弯刀80；直刀40）。","1800","部20181103","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4519,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-210","作业幅宽:2.1m;","型号名称：1JHS-210秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:88.2-117.6；动力输出轴转速(r/min):760；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):2130×2540×1180；工作小时生产率（hm2/h）:0.6-1.0；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):210；传动方式：侧边皮带传动；设计转速（r/min）：2390；最大回转半径:(mm):345；还田刀型式：甩刀式；总安装刀数(把):44；","1800","部20181123","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4520,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","产品型号：1JH-200型秸秆粉碎还田机，配套动力：73.5-88.2KW，产品尺寸：1360×2300×1070mm，工作宽幅：200cm,总安装刀数：108把","1800","鄂2019140","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4521,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","产品型号：1JH-220型秸秆粉碎还田机，配套动力：73.5-88.2KW，产品尺寸：1360×2500×1070mm，工作宽幅：220cm,总安装刀数：120把","1800","鄂2019140","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4522,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","淮北市华丰机械设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","结构形式：框架式；外形尺寸长×宽×高：1100×2450×900mm；整机重量：530kg；配套拖拉机动力：≥66.2KW；纯工作小时生产率： 0.7—1.1hm2/h；切碎轴转速：2140r/min；作业幅宽：2000mm；最小离地间隙：200mm；作业前进速度：2—4km/h；切碎机构最大回转半径:210mm；切碎机构刀数：132把","1800","2015TJ264","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4523,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1300×2250×1100 整机质量（kg）:555 配套动力（kW）:62.5~69.9 工作幅宽:200cm 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.6~0.9hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：甩刀，数量：60把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","1800","部20152561","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4524,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J200","作业幅宽:2.0m;","结构形式：侧边皮带传动.配套动力（kW）：≥70.纯工作小时生产率（h㎡/h）：0.66～0.80.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1360×2450×1100.结构质量（kg）：700.工作幅宽（cm）：200.最小离地间隙（mm）:300.作业前进速度（km/h）：≥3.3.机具与拖拉机联接形式：三点悬挂.拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.切碎轴转速（r/min）：≥2200.切碎机构最大回转半径（mm）：260. 粉碎刀型式：弯刀直刀式.粉碎刀数量（把）：弯刀84、直刀42.","1800","部20152556","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4525,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎灭茬还田机","1JHM-200","作业幅宽:2.0m;","结构型式：后三点悬挂式.配套动力（kW）：≥95.纯工作小时生产率（h㎡/h）：0.6～1.2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1960×2420×1100.结构质量（kg）：1120.工作幅宽（m）：2.0.最小离地间隙（mm）：≥300.作业前进速度（km/h）：≥3.3.粉碎轴转速（r/min)：2100～2400.切碎机构最大回转半径（mm）：260.切碎机构总安装刀数（把）：组合甩刀120（40组）.灭茬轴转速（r/min)：260～320.灭茬机构最大回转半径（mm）：245.灭茬机构总安装刀数（把）：60.","1800","2017TJ084","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4526,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J225","作业幅宽:2.25m;","结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：62～88.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2700×1074.结构质量（kg）：750.理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：225.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255.总安装刀数（把）：108.刀片型式：甩刀.","1800","部20170606","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4527,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2.0m;","配套动力范围 kW 73.5以上 \n配套动力输出轴转速 r/min 720 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂式 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1456×2262×1050 \n作业小时生产率 hm2/h 0.50-0.70 \n作业速度 km/h 3-5 \n工作幅宽 cm 200 \n传动方式 / 侧边皮带传动 \n设计转速 r/min 1850 \n最大回转半径 mm R265 \n刀片型式 / 甩刀 \n总安装刀数 把 56","1800","部20181102","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4528,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：65~88kw；3.纯工作小时生产率：0.60~1.00h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2250×1000；5.结构质量：550kg；6.工作幅宽：2.0m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：260mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀40把、弯刀80把。","1800","冀2016T—281","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4529,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m;","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：70~90kw；3.纯工作小时生产率：0.69~1.15h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2540×1000；5.结构质量：620kg； 6.工作幅宽：2.3m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：270mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀44把、弯刀88把。","1800","冀2016T—280","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4530,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","长葛市俊发农机配件有限公司","秸秆粉碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2m;","型号名称 4JQ-200型秸秆粉碎还田机 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 1400×2270×1000mm  工作幅宽 200 cm 刀轴总成传动方式 。侧边皮带传动 。刀轴总成刀片型式 弯刀、直刀 。刀轴总成总安装刀数 132/108把 配套动力范围 。92～112kW配套动力输出轴转速 。760r/min 与配套拖拉机联接方式 ，三点悬挂","1800","陕2018004","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4531,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","1JH-200型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：66.15～80.85kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2265×1040mm；作业小时生产率：0.5～1h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯80+直40把。","1800","鄂2017116","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4532,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-240","作业幅宽:2.4m;","结构型式：侧边皮带传动；配套动力：88.2～102.9kw；外形尺寸(长×宽×高)：1380×2690×1050mm；结构质量：725kg；工作幅宽：2.4m；切碎机构总安装刀数：144把","1800","2015T-124","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4533,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m;","结构型式：侧边皮带传动；配套动力：80.9～102.9kw；外形尺寸(长×宽×高)：1380×2480×1050mm；结构质量：715kg；工作幅宽：2.2m；切碎机构总安装刀数：132把","1800","2015T-123","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4534,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","作业幅宽：2.0m","1800","部20152573","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4535,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","作业幅宽：2.2m","1800","部20152574","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4536,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.23m;","型号名称：1JH-220型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：73.5～88.2kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1330×2535×1050mm；作业小时生产率：0.56～1.12h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：223cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯88+直44把。","1800","鄂2017116","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4537,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m;","结构型式：侧边皮带传动；配套拖拉机标定功率：66～70kw；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2250×1100mm；结构质量：550kg；幅宽：200cm；总安装刀数：52把；刀片型式：弯刀","1800","部2015723","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4538,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","配套动力范围KW：80.9～95.6；配套动力输出轴转速r/min:720;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1350*2270*1050；作业速度km/h：3～5；工作幅宽:200CM;刀轴传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速r/min：1800；最大回转半径mm：R260；刀片型式：甩刀式；总安装刀数：120把","1800","冀2017T—287","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4539,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏银华春翔机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-210A","作业幅宽:2.1m;","作业幅宽：2.1m；与轮式拖拉机配套，配套动力（kw）：55.1-66.5；外型尺寸（长×宽×高）mm：1590×2500×1125;结构质量：900kg;","1800","部2015251","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4540,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","结构型式：侧边皮带传动 配套动力：66.1-73.5KW 工作幅宽：2.0m 外形尺寸（长*宽*高）：1270*2280*1050 结构质量560kg 切碎轴转速：2160r/min","1800","冀2016T—154","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4541,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-210","作业幅宽:2.1m;","结构型式：侧边皮带传动 配套动力：73.5-80.9kw 工作幅宽：2.1m 外形尺寸（长*宽*高）：1270*2370*1050mm 结构质量：620kg 切碎轴转速：2160r/min","1800","冀2016T—153","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4542,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.00m;","结构型式\t侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1300×2300×1060\tmm\n结构质量\t550\tkg\n工作幅宽\t2000\tmm\n最终传动方式\t侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t275\tmm\n还田刀型式\t甩刀式\t\n切碎机构总安装刀数\t52\t把\n配套动力\t52～73\tkW","1800","冀2016T—049（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4543,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","工作状态外形尺寸：1320*2350*1080mm，工作幅宽：200cm，传动方式：侧边皮带传动，刀数：126把，配套动力范围：81-103KW,\n配套动力输出轴转速：720r/min,作业速度：2-5km/h,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1800","冀2017T—204","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4544,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.20m;","配套动力范围\t66～88\tkW\n配套动力输出轴转速\t720\tr/min\n与配套拖拉机联接方式\t三点悬挂\t\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t1330×2460×1150\tmm\n作业小时生产率\t0.4～0.8\thm2/h\n作业速度\t3～5\tkm/h\n工作幅宽\t220\tcm\n刀轴总成传动方式\t侧边皮带传动\t\n刀轴总成设计转速\t1850\tr/min\n刀轴总成最大回转半径\t265\tmm\n刀轴总成刀片型式\t甩刀\t\n刀轴总成总安装刀数\t132\t把","1800","冀2017T—278","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4545,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","作业幅宽:2.2m;结构型式：三点悬挂甩刀式；配套拖拉机标定功率80.9～95.6kW;外形尺寸（长×宽×高）:1330×2460×1050mm;结构质量:600kg;理论作业速度：2～5km/h；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转速：2310r/min ； 总安装刀数：120把；刀片形式：甩刀式;","1800","部20152776","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4546,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","作业幅宽：2.0m;外形尺寸（长×宽×高）:1330×2260×1050mm;配套拖拉机标定功率：66.2～88.3kW; 配套拖拉机动力输出轴转数:540/720/760r/min;结构质量:540kg;理论作业速度:2~5km/h; 与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊最大回转半径:270mm;总安装刀数：120把；刀片型式：甩刀式;","1800","部20170599","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4547,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.0m;","配套动力输出轴转速r/min760    与配套拖拉机连接方式/后置三点悬挂     工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm1300×2250×1050\n作业小时生产率hm2/h0.60～1.00    作业速度km/h3.0～5.0     配套动力范围kW62.5～73.5          工作幅宽cm200","1800","冀2018T-114（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4548,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-220","作业幅宽:2.2m;","配套动力范围kW73.5～80.8    配套动力输出轴转速r/min760     与配套拖拉机连接方式/后置三点悬挂    工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 1300×2470×1050     作业小时生产率hm2/h  0.66～1.10          作业速度km/h3.0～5.0               工作幅宽cm220","1800","冀2018T-115（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4549,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏清淮机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","配套动力(KW):51.4-66.2.工作幅宽(M):2.结构型式:悬挂.粉碎机构总安装刀数:56把.工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1310×2270×1100.结构重量(KG):550.作业前进速度(KM/H):2-5.粉碎轴转速(R/MIN):2075","1800","部20152432","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4550,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","侧边皮带传动,配套动力(KW):73.5-88.2,外形尺寸(长*宽*高)MM:1250*2250*1100,结构质量:615KG,工作幅宽:2.0M,切碎机构回转半径:260MM,总安装刀数:126把","1800","冀2016T—299","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4551,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","三点悬挂，侧边皮带传动,配套动力(KW):80.9-99.2,外形尺寸(长*宽*高)MM:1250*2415*1100,结构质量:705KG,工作幅宽:2.20M，总安装刀数:138把","1800","部20181117","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4552,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","青岛洪珠农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-210","作业幅宽:2.1m;","型号名称/1JH-210型秸秆粉碎还田机；结构型式：框架式；配套拖拉机标定功率:60-67.5kW;配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min；外形尺寸（长*宽*高）：2320*1580*1080mm；结构质量：568kg；理论作业速度：3-6km/h；幅宽：210cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊转速：2000 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；总安装刀数：144把；刀片型式：专用刀","1800","部20170601","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4553,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.20m;","结构型式:侧边皮带传动；配套动力:80.9-95.6kw；外形尺寸:长1300mm宽2460mm高1100mm；整机质量:680kg；工作幅宽:220cm；总安装刀数:68把；最小离地间隙:≥300mm.","1800","2015T—140","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4554,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-240","作业幅宽:2.40m;","结构型式:侧边皮带传动；配套动力:80.9-95.6kw；外形尺寸:长1300mm宽2660mm高1100mm；整机质量:705kg；工作幅宽:240cm；总安装刀数:68把；最小离地间隙:≥300mm.","1800","2015T—141","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4555,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力(kw）:73.5-95.6；纯工作小时生产率（hm2/h）： 0.45-1.1；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2600×1100；结构质量(kg):805；工作幅宽（mm）:2300；最小离地间隙(mm):≥300；作业前进速度（km/h）:3-5；切碎轴转速(r/min):1800-2200；切碎机构最大回转半径(mm):R260；切碎机构总安装刀数（把）：132","1800","冀2016T—348","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4556,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2.00m;","结构型式:侧边皮带传动；配套动力:69.8-73.5kw；外形尺寸:长1300mm宽2250mm高1100mm；整机质量:550kg；工作幅宽:200cm；总安装刀数:52把；最小离地间隙:≥400mm.","1800","部2015446","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4557,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","作业幅宽:2m；结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：66.2-81；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1398×2260×1000；结构质量（kg）：660；最小离地间隙（mm）：350；作业前进速度（km/h）：2-5；粉碎轴转速（r/min）：2150；粉碎机构最大回转半径（mm）：280；粉碎机构总安装刀数（把）：120。","1800","2016TJ273","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4558,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","作业幅宽:2.2m；结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：73.5-88.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×2450×1000；结构质量（kg）：740；最小离地间隙（mm）：350；作业前进速度（km/h）：2-5；粉碎轴转速（r/min）：2150；粉碎机构最大回转半径（mm）：280；粉碎机构总安装刀数（把）：132；秸秆粉碎长度合格率：94.6%；留茬高度（mm）：64；纯生产率（h㎡/（m·h））：0.37。","1800","2016TJ274","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4559,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-240","作业幅宽:2.4m;","结构型式/单轴悬挂式\n配套动力90-115kw\n纯工作小时生产率0.4-1.1hm2/h\n外形尺寸（长x宽x高）1370x2700x1000mm\n结构质量660kg\n工作幅宽2.4m\n最小离地间隙≥500mm\n作业前进速度3-5km/h\n切碎轴转速2200r/min\n切碎机构最大回转半径260mm\n切碎机构总安装刀数，把，弯刀68","1800","冀2016T—355","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4560,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2.0m;","结构型式/侧边皮带传动\n配套动力58.8-73.5kw\n纯工作小时生产率0.55-0.92hm2/h\n外形尺寸（长x宽x高）1370x2270x1050mm\n结构质量550kg\n工作幅宽2.0m\n最小离地间隙≥350mm\n作业前进速度3-5km/h\n切碎轴转速2200r/min\n切碎机构最大回转半径260mm\n切碎机构总安装刀数52把","1800","2015T—040","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4561,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m;","作业幅宽：2.00m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：73.5～95.5kW；结构质量：640kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2290×1040mm。","1800","部20152571","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4562,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m;","1JH-230型秸秆粉碎还田机；结构形式:侧边皮带传动；配套动力:80.9-102.9KW；纯工作小时生产率：0.7～1.1hm2/h；外形尺寸:1310×2570×1100mm；结构质量:525kg;工作幅宽:2.3m; 最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；切碎机构总安装刀数；64把；","1800","2015T—012","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4563,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1350*2300*1070mm 整机质量（kg）:550kg 配套动力（kw）:73.5-80.9 工作幅宽:2.0m 结构形式:侧边皮带传动 连接方式:三点式悬挂","1800","冀2016T—325","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4564,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1350*2510*1070mm 整机质量（kg）:660kg 配套动力（kw）:88.2-102.9 工作幅宽:2.2m 结构形式:侧边皮带传动 连接方式:三点式悬挂","1800","冀2016T—326","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4565,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-240","作业幅宽:2.4m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1350*2710*1070mm 整机质量（kg）:715kg 配套动力（kw）:102.9-110.3 结构形式:侧边皮带传动 链接方式:三点式悬挂 工作幅宽:2.4m","1800","冀2016T—327","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4566,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","雷沃重工股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHT-200","作业幅宽:2m;","结构型式：三点悬挂甩刀式；作业幅宽（mm）：2000","1800","部20170768","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4567,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","雷沃重工股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHT-225","作业幅宽:2.25m;","结构型式：三点悬挂甩刀式；作业幅宽（mm）：2250","1800","部20170772","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4568,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","汝南县广源车辆有限公司","秸秆还田机","4JH-200","作业幅宽:2m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1320×2255×1040 \n配套动力范围： 62.5～73.5  kW\n工作幅宽 ： 200 cm\n作业小时生产率： 0.26～0.4  h㎡/h","1800","豫2016124","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4569,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","普劳恩德河北农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200B","作业幅宽:2m;","作业幅宽：2.00m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：80.9～88.2kW；结构质量：730kg；外形尺寸（长×宽×高）：1450×2220×1100mm。","1800","TJ-2016T-48","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4570,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北帅旗农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","作业幅宽2.0m,结构形式侧边皮带传动,配套动力73.5-88.2kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×2250×1040mm,结构质量590KG,切碎轴转速2150r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数120把.","1800","冀2016T—388","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4571,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","作业幅宽:2.0m","1800","部20152588","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4572,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-225","作业幅宽:2.25m;","作业幅宽：2.25m","1800","部20152587","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4573,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2.0m;","工作幅宽（m）：2.00，外形尺寸（mm)1250*2265*1050，配套动力范围（kW）：66.2～73.5，配套动力输出轴转速（r/min）：720，与配套拖拉机连接方式：三点悬挂，作业小时生产率（hm2/h）：0.6～1.0，作业速度（km/h）：3～5，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成设计转速r/min）：2160，刀轴最大回转半径（mm)：260，刀轴总成刀片型式：甩刀式，刀轴总成总安装刀数(把）：52","1800","冀2018T-088（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4574,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m;","工作幅宽（m）：2.2，结构形式：侧边皮带传动，配套动力（kW）：73.5～80.9，外形尺寸（mm）1300*2450*1100，结构质量（kg）：605，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.7～1.0，最小离地间隙（mm）：470，作业前进速度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：260，切碎机构总安装刀数（把）：56","1800","2015T-147","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4575,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","配套动力：60-70kW；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1150x2250x1030mm 结构质量：550kg；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动； 切碎机构总安装刀数：72+36把","1800","部20151531","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4576,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m;","配套动力：81-90kW；工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1300x2550x1100mm；结构质量：650kg；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；切碎机构总安装刀数:60把","1800","冀2018T—029（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4577,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","南昌中天农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-200J","作业幅宽:2m;","1.结构形式：侧边皮带传动； 2.配套拖拉机标定功率：44.1～58.8kW；3.配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；4.外形尺寸：（长×宽×高）：2250×1200×1100mm；5.结构质量：630kg；6.理论作业速度：2.04km/h；7.幅宽：200cm；8.与拖拉机连接方式：三点悬挂；9.刀辊转速：2000r/min；10:刀辊最大回转半径：270mm；11.总安装刀数：90把；12.刀片型式：甩刀式。","1800","部2015681","2019-12-31","通用类","江西省",""]
[4578,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-2.2Z","作业幅宽:2.2m;","结构型式：三点悬挂；配套动力：73.5～92kW；纯工作小时生产率：≥0.73hm2/h；外形尺寸：1310×2490×800mm；结构质量：610kg；工作幅宽：2.2m；最小离地间隙：≥300mm；作业前进速度：≥3.3hm/h；粉碎轴转速：2131r/min；粉碎机构最大回转半径：285mm；粉碎机构总安装刀数：132把。","1800","2015TJ253","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4579,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：73.5-88.2kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2460×1000；结构质量：620kg，工作幅宽：2.2m","1800","冀2016T—236","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4580,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：65-75kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×2260×1020；结构质量：530kg，工作幅宽：2.0m","1800","冀2018T-067（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4581,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2.0m;","结构尺寸（长*宽*高）:1400*2300*1000mm整机质量:530kg配套动力:55-65工作幅宽（M）:2.0结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率（Hmm/h）:0.6-0.9最小离地间隙（mm）:≥400作业前进速度（KM/h）:3-5切碎轴转速（R/min）:2200切碎机构最大回转半径（mm）:270切碎机构总安装刀数（把）:52","1800","冀2018T—028（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4582,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.2m;","结构尺寸（长*宽*高）:1370*2460*1050mm整机质量:590kg配套动力:76-90kW结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率:0.69-1.15Hmm/h工作幅宽:2.2M最小离地间隙:≥400mm作业前进速度:3-5KM/h切碎轴转速:2200R/min切碎机构最大回转半径:280mm切碎机构总安装刀数,把:60","1800","冀2016T—240","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4583,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-240","作业幅宽:2.4m;","结构尺寸（长*宽*高）:1370*2650*1050mm整机质量:660kg配套动力:90-115kW结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率:0.75-1.25Hmm/h工作幅宽:2.4M最小离地间隙:≥400mm作业前进速度:3-5KM/h切碎轴转速:2200R/min切碎机构最大回转半径:280mm切碎机构总安装刀数,把:68","1800","冀2016T—239","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4584,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.0m;","结构形式：侧边皮带传动、外形尺寸（长*宽*高）mm：1300*2250*1100、结构质量kg：550、工作幅宽mm:2000，最终传动方式：侧边皮带传动、切碎轴转速r/min：2160、切碎机构最大回转半径mm：265、还田刀形式：甩刀式、切碎机构总安装刀数，把：56、配套动力kW：63~80","1800","冀2016T—339（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4585,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.2m;","结构形式：侧边皮带传动、配套动力kW：66.2~88.2、纯工作小时生产率h㎡/h:0.58~1.00、外形尺寸（长*宽*高）mm：1300*2450*1010、结构质量kg:600、工作幅宽（m）：2.2、最下离地间隙mm：≥300、工作前进速度 km/h:3~5/、切碎轴转速r/min:2160、切碎机构最大回转半径mm:270、切碎机构总安装刀数，把：60","1800","2015T-081","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4586,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","工作幅宽:2.2m；配套动力范围：88.2-110.3kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：480KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1320×2460×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：120把；刀片型式：甩刀式。","1800","冀2017T—300","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4587,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","工作幅宽:2m；配套动力范围：80.9-95.6kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：670KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1320×2280×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：108把；刀片型式：甩刀式。","1800","冀2017T—300","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4588,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","安徽宏翔农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-230","作业幅宽:2.3m;","工作状态外形尺寸:1300×2550×980MM；工作幅宽:230CM","1800","2019TJ022","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[4589,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","安徽宏翔农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m;","结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽:2m,配套功率:60-70KW","1800","2015TJ178","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4590,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","安徽宏翔农业机械有限公司","双轴式秸秆粉碎还田机","1JHG-200","作业幅宽:2m;","结构形式:侧边皮带传动,工作幅宽:2m,配套功率:60.1-80.5KW","1800","2015TJ179","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4591,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","配套动力73.5-88.2kw,动力输出轴转速720r/min,三点悬挂联接,外形尺寸1350*2250*1035作业小时生产率0.55-1.10hM2/h作业速度3.0-6.0Km/h工作幅宽200cm刀轴转速2160r/min最大回转半径250mm安装刀数120把 刀片型式甩刀式 传动方式侧边皮带传动","1800","冀2017T—248","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4592,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","1JH-200型秸秆粉碎还田机；结构形式:侧边皮带传动；配套动力:73.5-88.2KW；外形尺寸:1310×2270×1100mm；结构质量:615 kg；工作幅宽:200cm; 最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；纯工作小时生产率：0.6～1.0hm2/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；切碎机构总安装刀数；弯刀80把，直刀40把；","1800","部20151509","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4593,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-200A","作业幅宽:2m;","型号名称：4JH-200A秸秆粉碎还田机，结构型式：悬挂式，配套动力：62.5～80.9kW，纯工作小时生产率：0.46～0.8hm2 /h，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1335×2345×965mm，结构重量：550kg，工作幅宽：2m","1800","豫2015131","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4594,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","驻马店市中农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JH-200","作业幅宽:2.0m;","型号名称：4HJ-200型秸秆切碎还田机，配套动力范围：58.8-73.5KW,配套动力输出轴转速：720/760/540,与四轮拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长X宽X高）1400X2360X1000mm,作业小时生产率：0.42-0.7h㎡/h,作业速度：3-5 Km/h,工作幅宽：200cm,刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成设计转速：2100r/min,刀轴总成最大回转半径：255mm,刀轴总成刀片型式：二弯一直（甩刀），刀轴总成总安装刀数：120把","1800","部20181047","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4595,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","盐城可理斯机械制造有限公司","根茬粉碎还田机","1GH-300","作业幅宽:3m;","作业幅宽：3m","2200","苏农机（2018）第（0279）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4596,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-260","作业幅宽:2.6m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:88.2～110.3kw；纯工作小时生产率:0.86～1.3hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×3050mm×1100mm；结构质量:725kg；工作幅宽:2.6m；最小离地间隙:≥440mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:68把","2200","2015T—138","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4597,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-360","作业幅宽:3.6m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高):4060mm×1400mm×1100mm；工作幅宽:360cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数:104把；配套动力范围：100～130kw；配套动力输出轴转速:720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴总成设计转速；2250r/min；刀轴总成总安装刀数；104把","2200","冀2017T—135（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4598,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-270","作业幅宽:2.7m;","结构形式:双侧边皮带传动；配套动力(kw）:80.8-102.9；纯工作小时生产率（hm2/h）:0.54-1.3；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1390×3100×1050；结构质量(kg):1080；工作幅宽(mm):2700；最小离地间隙(mm):≥300；作业前进速度（km/h）:3-5；切碎轴转速(r/min):1800-2200；切碎机构最大回转半径(mm):R260；切碎机构总安装刀数（把）：156","2200","冀2016T—347","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4599,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3m;","结构形式:双侧边皮带传动；配套动力(kw）:88.2-110.3；纯工作小时生产率（hm2/h）:0.6-1.45；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1430×3420×1100；结构质量(kg):1230；工作幅宽(mm):3000；最小离地间隙(mm):≥300；作业前进速度（km/h）:3-5；切碎轴转速(r/min):1800-2200；切碎机构最大回转半径(mm):R260；切碎机构总安装刀数（把）：180","2200","冀2016T—346","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4600,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-250","作业幅宽:2.5m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高):2650mm×1300mm×1100mm；工作幅宽:250cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数:68把；配套动力范围：78～90kw；配套动力输出轴转速:720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴总成设计转速；2250r/min；作业速度；3～5km/h","2200","冀2017T—134（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4601,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-350","作业幅宽:3.5m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力(kw）:88.2-132.4；纯工作小时生产率（hm2/h）:1.05-1.75；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1430×3900×1125；结构质量(kg):1300；工作幅宽(mm):3500；最小离地间隙(mm):≥350；作业前进速度（km/h）:3-5；切碎轴转速(r/min):1800-2000；切碎机构最大回转半径(mm):R260；切碎机构总安装刀数（把）：216","2200","冀2016T—193（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4602,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","格兰农业设备（大庆）有限公司","茎秆切碎还田机","4J-280","作业幅宽:2.8m;","纯小时生产率（hm2/h）：1.68～2.80；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1216×3017×1195；结构重量（kg）：1364；作业幅宽（m）：2.8；最小离地间隙(mm): 350; 作业前进速度(km/h): 6～10; 切碎轴转速(r/min): 1780; 切碎机构最大回转半径(mm): 326; 切碎机构总安装刀数(把)：36；结构型式：三点悬挂；配套动力（kW）：66.2～102.9","2200","黑垦鉴2015157","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[4603,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m;","结构型式:三点悬挂,配套动力:88.2~147KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,纯工作小时生产率:0.41~1.5hm2/h,外形尺寸:1400×4060×1100mm,结构质量:1200kg,作业幅宽:3.6m,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330mm,作业前进速度:≥3.3km/h,粉碎轴转速:2200~2300r/min,最终传动方式:两侧皮带传动,最大回转半径:275mm,刀片数量:96把(48组),刀片型式:人字Y型刀片","2200","2017TJ104","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4604,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m;","外形尺寸(长×宽×高)：1600×3060×1000mm,配套动力：103~110kW,与配套动力链接方式：三点悬挂，工作幅宽：260cm，配套动力输出轴转速：540/720r/min,纯工作小时生产率：0.95~1.5hm2/h，作业速度：≥3.3km/h,刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动，刀轴总成设计转速：2200~2600r/min，刀轴总成最大回转半径：280mm，刀轴总成刀片型式：弯刀/锤爪，刀轴总成总安装刀数：96/32把","2200","部20171128","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4605,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m;","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：73.5-88.2kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1430×2880×1120，结构质量：730kg，工作幅宽：2.6m","2200","冀2016T—237","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4606,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m;","配套标定功率(kw）:80.8-102.9；配套动力输出轴转速r/min：720/540；与拖拉机连接方式：三点悬挂；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2750×1050；作业小时生产率hm2/h：0.5-1.2；作业速度km/h：3-5；工作幅宽（cm）:250；结构形式:侧边皮带传动；切碎轴转速(r/min):1800-2000；最大回转半径(mm):260；刀片型式：甩刀式；总安装刀数(把):150","2200","冀2018T—003（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4607,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-280","作业幅宽:2.8m;","型号名称：1JHS-280秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:117.6-161.7；动力输出轴转速(r/min):760；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):2130×3240×1180；工作小时生产率（hm2/h）:0.8-1.3；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):280；传动方式：侧边皮带传动；设计转速（r/min）：2390；最大回转半径:(mm):345；还田刀型式：甩刀式；总安装刀数(把):56；","2200","部20181120","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4608,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","折叠秸秆粉碎还田机","1JHZ-440","作业幅宽:4.4m;","型号名称：1JHZ-440型折叠秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:117.6-161.8；动力输出轴转速(r/min):540/720；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):1715×4890×1270；工作小时生产率（hm2/h）:0.9-2.2；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):440；传动方式：双侧边皮带传动；设计转速（r/min）：1800-2200；最大回转半径:(mm):260；还田刀型式：甩刀式；总安装刀数(把):128；","2200","部20181121","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4609,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-250","作业幅宽:2.5m;","型号名称：1JHS-250秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:102.9-132.3；动力输出轴转速(r/min):760；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):2130×2940×1180；工作小时生产率（hm2/h）:0.7-1.2；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):250；传动方式：侧边皮带传动；设计转速（r/min）：2390；最大回转半径:(mm):345；还田刀型式：甩刀式；总安装刀数(把):46；","2200","部20181122","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4610,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽:3m;","作业幅宽：3.00m；结构形式：双侧边皮带传动；配套动力：85～115kW；结构质量：1140kg；外形尺寸（长×宽×高）：1400×3545×1100mm。","2200","冀2017T—179（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4611,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-450","作业幅宽:4.5m;","作业幅宽：4.50m；结构形式：双侧边皮带传动；配套动力：≥150kW；结构质量：1600kg；外形尺寸（长×宽×高）：1440×4940×1100mm。","2200","冀2017T—216（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4612,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-360A","作业幅宽:3.6m;","作业幅宽：3.60m；结构形式：双侧边皮带传动；配套动力：115～135kW；结构质量：1300kg；外形尺寸（长×宽×高）：1440×4100×1200mm。","2200","冀2017T—178（续）","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4613,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m;","产品型号：1JH-260型秸秆粉碎还田机，配套动力：102.9-117.6KW，产品尺寸：1310×3050×1065mm，工作宽幅：260cm,总安装刀数：144把","2200","鄂2019141","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4614,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊百励丰农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-280","作业幅宽:2.8m;","产品型号：1JH-280型秸秆粉碎还田机，配套动力：102.9-117.6KW，产品尺寸：1310×3250×1065mm，工作宽幅：280cm,总安装刀数：156把","2200","鄂2019141","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4615,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-360","作业幅宽:3.6m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1400×4040×1160 整机质量（kg）:1635 配套动力（kW）:99.3~132.3 工作幅宽:360cm 结构型式:双侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:1.0~1.4hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：锤爪；数量：24把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","2200","部20152558","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4616,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.6m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1400×3040×1160 整机质量（kg）:1165 配套动力（kW）:88.2~99.3 工作幅宽:260cm 结构型式:双侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.8~1.2hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：甩刀；数量：84把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","2200","部20152560","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4617,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽:3m;","结构尺寸（长*宽*高mm）:1400×3440×1160 整机质量（kg）:1400 配套动力（kW）:88.2~117.6 工作幅宽:300cm 结构型式:双侧边皮带传动 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:3.3~5.0km/h 纯工作小时生产率:0.8~1.3hm2/h 切碎轴转速:1850~2100r/min 切碎机构最大回转半径:R260mm 粉碎刀:型式：甩刀；数量：88把 留茬高度:≤8cm 切碎长度:≤10cm","2200","部20152559","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4618,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m;","结构型式：后三点悬挂式.配套动力（kW）：≥100.纯工作小时生产率（h㎡/h）：≥1.0.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1690×3450×1160.结构质量（kg）：1080.工作幅宽（m）：3.0.最小离地间隙（mm）：≥300.作业前进速度（km/h）：≥3.3.粉碎轴转速（r/min）：2160.粉碎机构最大回转半径（mm）：290..粉碎机构总安装刀数（把）：组合甩刀96（32组）.","2200","2015TJ045","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4619,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m;","结构型式：后三点悬挂式.配套动力（kW）：≥90.纯工作小时生产率（h㎡/h）：≥0.85.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1420×2980×1100.结构质量（kg）：800.工作幅宽（m）：2.5.最小离地间隙（mm）：≥300.作业前进速度（km/h）：≥3.3.粉碎轴转速（r/min）：2200.粉碎机构最大回转半径（mm）：255..粉碎机构总安装刀数（把）：组合甩刀150（50组）.","2200","2015TJ044","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4620,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m;","配套动力范围（kW）：≥110.配套动力输出轴转速（r/min):760/830.与配套拖拉机连接方式：后三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×4065×1285. 作业小时生产率（h㎡/h）：≥1.2.作业速度（km/h）：≥3.3工作幅宽（cm）：360.刀轴总成传动方式：皮带传动.刀轴总成设计转速（r/min)：2000.刀轴总成最大回转半径（mm）：300.刀轴总成刀片形式：甩刀.刀轴总成总安装刀数（把）：174（58组）.","2200","部20180994","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4621,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-300","作业幅宽:3.0m;","工作幅宽（m）：3.0，结构形式：双侧边皮带传动，配套动力（kW）：95.6～102.9，外形尺寸（mm)1400*3460*1130，结构质量（kg）：1275，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.82～1.35，最小离地间隙（mm）：350，作业前进速度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：255，切碎机构总安装刀数（把）：180","2200","冀2016T—172","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4622,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m;","作业幅宽：3.0m","2200","部20170609","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4623,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m;","作业幅宽：3.6m","2200","部20170608","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4624,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m;","型号名称：1JH-250型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1475×2935×1165mm；作业小时生产率：0.625～1.25h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：250cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；设计转速：1963r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：弯68把","2200","鄂2017117","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4625,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-280","作业幅宽:2.8m;","1JH-280型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1470×3235×1165mm；作业小时生产率：0.7～1.4h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：280cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；设计转速：1963r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：76把。","2200","鄂2017118","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4626,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-340","作业幅宽:3.4m;","作业幅宽：3.4m","2200","部20170607","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4627,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m;","作业幅宽：2.5m","2200","部20152575","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4628,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南豪丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-265","作业幅宽:2.65m;","型号名称：1JH-265型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1475×3105×1160mm；作业小时生产率：0.66～1.33h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：265cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；设计转速：1963r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：72把。","2200","鄂2017118","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4629,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-300","作业幅宽:3m;","配套动力范围：100～125kw；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1430×3420×1160mm；刀轴总成传动方式：双侧皮带传动；工作幅宽：300cm；刀轴总成总安装刀数：80把","2200","部20181086","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4630,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-280","作业幅宽:2.8m;","结构型式：双侧边皮带传动；配套动力：110.3～125kw；外形尺寸(长×宽×高)：1470×3260×1140mm；结构质量：1132kg；工作幅宽：2.8m；切碎机构总安装刀数：72把","2200","冀2016T—138","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4631,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-330","作业幅宽:3.3m;","结构型式：双侧边皮带传动；外形尺寸（长×宽×高）：1400×3730×1170mm；结构质量：1100kg；工作幅宽：3300mm；最终传动方式：双侧边皮带传动；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数：88把；配套动力：96～110kw","2200","冀2016T—059（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4632,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-360","作业幅宽:3.6m;","结构型式：双侧边皮带传动；外形尺寸（长×宽×高）：1420×4030×1170mm；结构质量：1200kg；工作幅宽：3600mm；最终传动方式：双侧边皮带传动；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数：96把；配套动力：110～140kw","2200","冀2016T—060（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4633,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-250","作业幅宽:2.5m;","结构型式：双边皮带传动；配套拖拉机标定功率：90～95kw；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2750×1100mm；结构质量：680kg；幅宽：250cm；总安装刀数：68把；刀片型式：弯刀","2200","部2015724","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4634,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m;","1JH-300型秸秆粉碎还田机；结构形式:双侧边皮带传动;配套动力:95.6-117.7KW;外形尺寸:1350×3500×1140mm;结构质量:1100Kg;工作幅宽:3m; 最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；切碎机构总安装刀数；180把；","2200","冀2016T—132","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4635,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m;","1JH-250型秸秆粉碎还田机；结构形式:侧边皮带传动;配套动力:88.2-102.9KW;外形尺寸:1230×2730×1070mm;结构质量:695Kg;工作幅宽:2.5m; 最小离地间隙；≥310 mm；作业前进速度：3～5 km/h；切碎轴转速：2075 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；切碎机构总安装刀数；150把；","2200","冀2016T—131","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4636,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","江苏银华春翔机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260A","作业幅宽:2.6m;","作业幅宽：2.6m；与轮式拖拉机配套，配套动力（kw）：73.5-88.3；外型尺寸（长×宽×高）mm：1590×3000×1125;结构质量：1005kg;","2200","部2015252","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4637,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.50m;","配套动力范围\t66～88\tkW\n配套动力输出轴转速\t540\tr/min\n与配套拖拉机联接方式\t三点悬挂\t\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t1400×3000×1160\tmm\n作业小时生产率\t0.5～1.0\thm2/h\n作业速度\t3～5\tkm/h\n工作幅宽\t250\tcm\n刀轴总成传动方式\t双侧边皮带传动\t\n刀轴总成设计转速\t1850\tr/min\n刀轴总成最大回转半径\t265\tmm\n刀轴总成刀片型式\t锤爪\t\n刀轴总成总安装刀数\t22\t把","2200","部20171491","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4638,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.40m;","结构型式\t双侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1460×4950×1100\tmm\n结构质量\t1480\tkg\n工作幅宽\t4400\tmm\n最终传动方式\t双侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t265\tmm\n还田刀型式\t锤爪式\t\n切碎机构总安装刀数\t36\t把","2200","冀2016T—046（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4639,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.00m;","结构型式\t双侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1460×3600×1100 \tmm\n结构质量\t1230\tkg\n工作幅宽\t3000\tmm\n最终传动方式\t双侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t265\tmm\n还田刀型式\t锤爪式\t\n切碎机构总安装刀数\t24\t把\n配套动力\t88～118\tkW","2200","冀2016T—048（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4640,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-350","作业幅宽:3.50m;","结构型式\t双侧边皮带传动\t\n外形尺寸（长×宽×高）\t1460×4050×1100\tmm\n结构质量\t1310\tkg\n工作幅宽\t3500\tmm\n最终传动方式\t双侧边皮带传动\t\n切碎轴转速\t1850\tr/min\n切碎机构最大回转半径\t265\tmm\n还田刀型式\t锤爪式\t\n切碎机构总安装刀数\t28\t把\n配套动力\t88～118\tkW","2200","冀2016T—047（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4641,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m;","作业幅宽:2.6m;结构型式：三点悬挂甩刀式；配套拖拉机标定功率：91.9～110.3kW；外形尺寸（长×宽×高）:1680×3040×1310mm;结构质量：1310kg; 理论作业速度：2～5km/h；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转速：2310r/min； 总安装刀数：144把；刀片形式：甩刀式","2200","部20152777","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4642,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-400","作业幅宽:4m;","作业幅宽：4m；结构型式：三点悬挂甩刀式；配套拖拉机标定功率：132.3~161.8kW；配套拖拉机动力输出轴转数：540/720/760r/min； 外形尺寸（长×宽×高）:1730×4490×1310mm; 结构质量：1960kg;理论作业速度：2~5km/h；与拖拉机连接方式：三点悬挂；刀辊转数：2100/2310/2490r/min; 总安装刀数：228把；刀片型式:甩刀式","2200","部20170598","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4643,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-250","作业幅宽:2.5m;","结构型式/单轴悬挂式      配套动力kW80～90    作业幅宽2.5m","2200","冀2016T—225","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4644,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-440","作业幅宽:4.4m;","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:110.3～147.1kw；纯工作小时生产率:1.2～2.0hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×4850mm×1300mm；结构质量:1600kg；工作幅宽:4.4m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:112把","2200","2015T—139","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4645,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽:3.00m;","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:88.2-117.6kw；外形尺寸:长1300mm宽3500mm高1200mm；整机质量:1460kg；工作幅宽:300cm；总安装刀数:76把；最小离地间隙:≥300mm.","2200","冀2016T—398","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4646,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-340","作业幅宽:3.40m;","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:95.6-132.3kw；外形尺寸:长1300mm宽3900mm高1200mm；整机质量:1570kg；工作幅宽:340cm；总安装刀数:92把；最小离地间隙:≥300mm.","2200","冀2016T—397","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4647,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.60m;","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:88.2-99.3kw；外形尺寸:长1300mm宽3100mm高1200mm；整机质量:1160kg；工作幅宽:260cm；总安装刀数:68把；最小离地间隙:≥300mm.","2200","冀2016T—400","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4648,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-360","作业幅宽:3.60m;","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:100-130kw；外形尺寸:长1300mm宽4100mm高1200mm；整机质量:1570kg；工作幅宽:360cm；总安装刀数:104把；最小离地间隙:≥300mm.","2200","冀2016T—396","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4649,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-280","作业幅宽:2.80m;","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:88.2-99.3kw；外形尺寸:长1300mm宽3300mm高1200mm；整机质量:1300kg；工作幅宽:280cm；总安装刀数:72把；最小离地间隙:≥300mm.","2200","冀2016T—399","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4650,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-400","作业幅宽:4.00m;","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:132.4-161.8kw；外形尺寸:长1610mm宽4420mm高1165mm；整机质量:1660kg；工作幅宽:400cm；总安装刀数:104把；最小离地间隙:≥300mm.","2200","部20181112","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4651,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-250","作业幅宽:2.5m;","作业幅宽：2.50m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：73.5～91.9kW；结构质量：740kg；外形尺寸（长×宽×高）：1290×2770×1050mm。","2200","冀2016T—212（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4652,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m;","作业幅宽:3.0m","2200","新2016014","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4653,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m;","作业幅宽：2.6m","2200","新2016015","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4654,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-280","作业幅宽:2.80m;","工作幅宽（m）：2.8，结构形式：双侧边皮带传动，配套动力（kW）：91.9～99.3，外形尺寸（mm)1400*3260*1130，结构质量（kg）：1245，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.78～1.25，最小离地间隙（mm）：400，作业前进速度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：255，切碎机构总安装刀数（把）：168","2200","冀2016T—173","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4655,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-360","作业幅宽:3.6m;","工作幅宽（m）：3.6，结构形式：双侧边皮带传动，配套动力（kW）：110.3～117.6，外形尺寸（mm)1400*4060*1130，结构质量（kg）：1370，纯工作小时生产率（hm2/h）：1.02～1.65，最小离地间隙（mm）：410，作业前进速度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：255，切碎机构总安装刀数（把）：216","2200","冀2016T—175","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4656,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-250","作业幅宽:2.5m;","工作幅宽（m）：2.5，结构形式：侧边皮带传动，配套动力（kW）：80.9～88.2，外形尺寸（mm）1250*2750*1100，结构质量（kg）：700，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.8～1.1，最小离地间隙（mm）：450，作业前进速度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：260，切碎机构总安装刀数（把）：68","2200","2015T-148","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[4657,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-260","作业幅宽:2.6m;","工作幅宽（m）：2.6，结构形式：双侧边皮带传动，配套动力（kW）：80.9～91.9，外形尺寸（mm）1400*3060*1130，结构质量（kg）：1120，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.75～1.15，最小离地间隙（mm）：370，作业前进速（把）：度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：255，切碎机构总安装刀数（把）：156","2200","冀2016T—171","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4658,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","折叠秸秆粉碎还田机","1JHZ-400","作业幅宽:4m;","型号名称：1JHZ-400型折叠秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:110.3-147.1；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):1705×4500×1290；结构质量(kg)：1900；工作小时生产率（hm2/h）:0.8-1.86；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):400；传动方式：双侧边皮带传动；设计转速（r/min）：2280；最大回转半径:(mm):260；还田刀型式：甩刀式；总安装刀数(把):240；","2200","冀2017T—232","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4659,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-2.5Z","作业幅宽:2.5m;","工作状态外形尺寸：1450×2800×1080mm；工作幅宽：2500mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数：156把；配套动力范围：99.3～132.4kW；配套动力输出轴转速：760、850r/min；与配套动力拖拉机连接方式：三点悬挂。","2200","部20181158","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4660,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m;","结构形式：双侧边皮带传动，配套动力：88.2-110.3kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×4040×1200,结构质量：1420kg，工作幅宽：3.6m","2200","冀2016T—238","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4661,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-260","作业幅宽:2.6m;","型号名称：4JQ-260型秸秆切碎还田机、配套动力范围kW：85~100，配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1400*2800*1100、工作小时生产率h㎡/h：0.86~1.30、作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：260、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min：2160、刀轴总成最大回转半径mm:260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀轴总成总安装刀数把：72","2200","冀2018T-134（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4662,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-360","作业幅宽:3.6m;","型号名称：4JQ-360型秸秆切碎还田机、配套动力范围kW：100~130，配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1520*4000*1200、工作小时生产率h㎡/h：1.2~1.8、作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：360、刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min：2160、刀轴总成最大回转半径mm:260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀轴总成总安装刀数把：96","2200","冀2018T-131（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4663,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-330","作业幅宽:3.3m;","型号名称：4JQ-330型秸秆切碎还田机、配套动力范围kW：90~120，配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1480*3700*1200、工作小时生产率h㎡/h：1.1~1.7、作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：330、刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min：2160、刀轴总成最大回转半径mm:260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀轴总成总安装刀数把：88","2200","冀2018T-132（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4664,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.4m;","工作幅宽:4.4m；配套动力范围：161.8-183.8kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：1650KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×4890×1160mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；总安装刀数量：124把；刀片型式：甩刀式。","2200","冀2017T—302","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4665,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3m;","作幅宽:3m；配套动力范围：110.3-132.4kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：1340KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3450×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；总安装刀数量：80把；刀片型式：甩刀式。","2200","冀2017T—301","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[4666,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-300","作业幅宽:3.0m;","型号名称：4JQ-300型秸秆切碎还田机、配套动力范围kW：90~110，配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1400*3400*1200、工作小时生产率h㎡/h：0.99~1.50、作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：300、刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min：2160、刀轴总成最大回转半径mm:260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀轴总成总安装刀数把：80","2200","冀2018T-133（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4667,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-330","作业幅宽:3.3m;","工作幅宽（m）：3.3，结构形式：双侧边皮带传动，配套动力（kW）：102.9～110.3，外形尺寸（mm)1400*3760*1130，结构质量（kg）：1340，纯工作小时生产率（hm2/h）：0.85～1.50，最小离地间隙（mm）：380，作业前进速度（km/h）：3～5，切碎轴转速（r/min）：2160，切碎机构最大回转半径（mm）：255，切碎机构总安装刀数（把）：192","2200","冀2016T—174","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[4668,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","唐河县大华机械设备有限公司","玉米脱粒机","5TY-88-265","生产率:12t/h;","结构型式：有分离清选；喂入形式：机械喂入；滚筒类型：圆柱形钉齿；凹板类型：格栅式；分离、清选形式：振动筛；生产率：12000kg/h-15000kg/h。","2400","豫2016090","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4669,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","昆明驰展润创农业机械销售有限公司","玉米脱粒机","5TY-100-155","生产率:≥10t/h;","小时生产率：≥10t/h","2400","GZNJ/TJ 2019-068","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[4670,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","河南沃德机械制造有限公司","半复式玉米脱粒机","5TY-106-326","生产率:10.8t/h;","玉米脱粒机,生产率（kg/h）:10800，外形尺寸（长X宽X高）mm：5200X1700X2000，结构型式：半复式，","2400","豫2015117","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[4671,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","河南远邦机械有限公司","玉米脱粒机","5TY-118","生产率:15t/h;","1.结构型式:有分离清选                  2.外型尺寸(长×宽×高): 3650mm×3080mm×1850mm                          3.配套动力:18.5kW（选配）             \n4.喂入方式:螺旋输送器                  5.主滚筒长度:1180mm                 6.主滚筒直径:320mm                      7.主滚筒转速:690r/min          \n8.滚筒数量:1个                              9. 分离型式:振动筛                      10.筛体尺寸(长×宽): 1730mm×850mm          11.风扇型式:离心式             12.风扇直径:395mm                     13.风扇转速:1700r/min                 14.生产率（工作量）:≥15000kg/h","2400","豫2018100","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[4672,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","河南远邦机械有限公司","玉米脱粒机","5TY-94","生产率:10t/h;","1.结构型式:有分离清选                  2.工作状态外型尺寸(长×宽×高): 2420mm×1365mm×1340mm            3.配套动力:18.5kW（选配）             \n4.喂入方式:人工                            5.主滚筒长度:940mm                 6.主滚筒直径:260mm                      7.主滚筒转速:860r/min          \n8.滚筒数量:2个                              9. 分离型式:振动筛                      10.筛体尺寸(长×宽): 1150mm×935mm/1150mm×470mm             11.风扇型式:离心式                      12.风扇直径:325mm                     13.风扇转速:1980r/min              14.生产率（工作量）:≥10000kg/h","2400","豫2018099","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[4673,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","河南远邦机械有限公司","玉米脱粒机","5TY-200","生产率:35t/h;","1.结构型式:半复式              2.外型尺寸(长×宽×高): 6650mm×2500mm×6300mm            3.配套动力:22kw                4.喂入形式:人工                   5.滚筒长度:2000mm           6.滚筒直径:330mm                        7.滚筒转速:750~950r/min                         8.滚筒类型:钉齿式          \n9.筛体尺寸(长×宽): 3660mm×850mm             10.风扇形式:涡型风机           11.风扇直径:650mm                12.风扇转速:1300~1450r/min       13.生产率:35000kg/h              14.喂入台(口)尺寸:长×宽: 2800mm×1880mm.                  15.喂入台(口)高度:2950mm","2400","豫2015118","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[4674,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","河南远邦机械有限公司","玉米脱粒机","5TY-95A","生产率:13t/h;","1.结构型式:半复式                   2.外型尺寸(长×宽×高): 2100mm×1650mm×1370mm            3.配套动力:18.5kw                 4.喂入形式:人工                   5.滚筒长度:950mm                  6.滚筒直径:240mm                       7.滚筒转速:900~950r/min                        8.滚筒类型:钉齿式                                 9.筛体尺寸(长×宽): 1150mm×935mm                10.风扇形式:涡型风机              11.风扇直径:325mm          12.风扇转速: 1970~2080r/min          13.生产率:13000kg/h              14.喂入台(口)尺寸:长×宽: 445mm×425mm.                      15.喂入台(口)高度: 1350mm","2400","豫2015119","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[4675,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南佳沃农机有限公司","玉米脱粒机","5TY-126-150","生产率:生产率：≥10t/h;","结构形式：有分离清选。 外形尺寸：1480×720×910。配套动力：2.2-3KW。滚筒：圆柱杆式，数量 1，长度 150×126。主滚筒转速：r/min 1360.。生产率：Kg/h≥10000。","2400","滇2019043","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[4676,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南道坦新能源有限公司","玉米脱粒机","5TY-126-150","生产率:≧10t/h;","外形尺寸（长×宽×高):1500×700×940(mm),结构型式：无分离清选，配套动力：2.2~3（kW），喂入方式：人工喂入，滚筒型式（主/副）：圆柱杆式，滚筒数量：1个，主滚筒直径×长度：150×1260（mm），主滚筒转速：1700r/min，生产率：≧10000kg/h","2400","滇2019034","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[4677,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南精旭农机制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-128-150","生产率:10t/h;","外形尺寸长宽高：1500mm*700mm*940mm、滚筒直径*长度：φ150mm*1280mm、生产率：≥10000kg/h、配套动力2.2-3kw。","2400","滇2018007","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[4678,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力3-7kW","南阳奥科耒科技有限公司","花生摘果机","5HZ-52","配套动力:5.5kW;","型号名称：5HZ-52型花生摘果机；结构型式：全喂入式；外形尺寸(长mm×宽mm×高mm)：1860×850×1370；整机质量（kg)：185；配套动力(kW)：5.5（选配）；喂入方式：输送带喂入式； 主滚筒型式：刀齿式；滚筒数量（个）：1；主滚筒(直径mm×长度mm)：480×520；主滚筒转速(r/min)：500；凹板型式：栅格式；分离、清选型式：风选+筛选；筛体尺寸（长mm×宽mm）：800×520；风扇形式：叶片式；风扇数量（个）：1；风扇直径(mm)：360；风扇转速 (r/min)：2200；生产率(kg/h)：450～500","570","豫2017101","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4679,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力7-11kW","郑州市双丰机械制造有限公司","花生摘果机","5HZ-700H","配套动力:7.5kW;","结构形式:半喂入式,外形尺寸:1850x1100x1400mm整机重量:140kg,配套动力:7.5kW,生产率:≥1300kg/h][滚筒类型:轴流式钉齿滚筒,滚筒直径:300mm,滚筒长度:690mm,滚筒转速:500-600r/min,风扇形式:叶片式,风扇直径:360mm,风扇转速:1670-2000r/min,生产率:≥1300kg/h","1300","豫2018025","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[4680,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","河南瑞锋机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-190","配套动力:22kW;","1自动输带喂料、三个摘果辊、风机及多层带和振动筛精选；2 配套动力22kW；3生产量干摘≥3500kg/h；4机重2300kg；5Ⅰ、Ⅱ辊长1126mm;6Ⅲ辊长1900mm；7Ⅰ辊直径684mm,Ⅲ辊直径650mm;8外形5400×4650×3260（mm）；9破碎≤4%；10损失≤1%；11有效度≥98%；12噪声≤88%","1400","豫2018046","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[4681,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","河南金土地农业装备有限公司","花生摘果机","5HZF-1970","配套动力:15kW;","结构形式：全喂入式，外形尺寸：5870*2670*2000mm，整机质量：760kg，配套动力：15kw，喂入方式：输送带式，滚筒数量：1个，，生产率：≥1500kg/h。","1400","豫2017156","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4682,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","潍坊中迪机械科技有限公司","花生摘果机","4HZ-1800","配套动力:25.7kW;","产品名称:花生摘果机；型号规格:4HZ-1800；结构型式:轴流式；外形尺寸（长×宽×高）:6020×2070×1950 mm；配套动力功率:≥25.7 kW；配套动力转速:540/720 r/min；喂入方式:人工喂入；滚筒型式（铁辊或橡胶辊）（主/副）:圆管螺旋式；滚筒数量:1 个；滚筒尺寸（直径×长度）:\t?600×1800 mm；滚筒转速:550 r/min；凹板筛型式:\t栅格式；凹板筛筛体尺寸（长×宽）: 3340×640 mm；分离型式:振动筛；清选型式:风机；风扇数量:1个；风扇直径:720 mm；接粮方式:人工；生产率（工作量）:≥1100 kg/h","1400","鄂2019036","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[4683,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","河南中鼎现代农业装备有限公司","花生摘果机","5HGSZ-1130","配套动力:27.5kW（主电机22kW,吸风电机5.5kW，配带电机出厂）kW;","产品名称：花生摘果机；\n产品型号：5HGSZ-1130\n配套动力：27.5kW（主电机22kW,吸风电机5.5kW，配带电机出厂）；\n结构形式：全喂入式；\n喂入方式：输送带式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5945×4635×3843 mm；\n整机质量:2400kg；\n分离、清选形式:风吹+风吸+筛选；\n筛体尺寸（长×宽）:1500×760mm；\n风扇直径:600/370 mm;\n生产率:2600～3500kg/h。","1400","豫2017180","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4684,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","南阳奥科耒科技有限公司","花生摘果机","4H-700B","配套动力:22kW;","结构形式：半复式；外形尺寸(长mm×宽mm×高mm)：1460×880×1280；配套动力(kW)：22（30马力拖拉机）； 滚筒类型：纹杆刀齿；滚筒直径(mm)：460；滚筒长度(mm)：700；滚筒转速(r/min)：500；风扇形式：叶片式；风扇直径(mm)：270；风扇转速 (r/min)：2200；生产率(kg/h)：1300","1400","豫2015177","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[4685,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","正阳县富田农机设备有限公司","花生摘果机","5HZF-1970","配套动力:15kW;","结构形式：全喂入式，外形尺寸：5870*2670*2000mm，整机质量：760kg，配套动力：15kw，喂入方式：输送带式，滚筒形式：螺旋杆齿式，分离、清选方式：风吸+筛选式，生产率≥1500kg/h。","1400","豫2017157","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4686,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-1130","配套动力:22kW;","结构形式：全喂入式，外形尺寸：5300*4500*2985mm，整机质量：1700kg，配套动力：22kw，喂入方式：输送带式，生产率：≥1500kg/h。","1400","豫2017179","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4687,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","南阳向阳红农业机械制造有限公司","花生摘果机","5HZ-1900","配套动力:15kW;","型号名称：5HZ-1900型花生摘果机；结构型式：全喂入式；工作状态外形尺寸(长X宽×高)mm:6250×2070×2250;整机质量kg:780;配套动力 kw:15(选配);喂入方式:输送带式;主滚筒:螺旋杆齿式;主滚筒数量（个）：1；主滚筒直径×长度mm:600×1900;主滚简转速r/min:550;凹板型式:栅格式;分离、清选型:风吸+筛选;筛体尺寸(长X宽)mm:3250×640;","1400","豫2018052","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[4688,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","驻马店市中农农业机械有限公司","花生摘果机","5HZ-1950","配套动力:15kW;","结构型式：全喂入式，外形尺寸：5730X1800X2025mm,整机质量：730Kg,配套动力:15KW(选配），喂入方式：输送带式，滚筒型式：螺旋杆齿式，滚筒直径X长度：600X1950,主滚筒转速：450r/min,凹板型式：栅格式，分离、请选型式：风吸+筛选，筛体尺寸（长X宽）：3300X730,风扇型式：离心式，数量;1个，直径：790mm,转速;750r/min,生产率：≥1500Kg/h","1400","豫2017146","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4689,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","生产率15-25t/h粮食清选机","台州市一鸣机械股份有限公司","圆筒初清筛","5XYFS-15","生产率:15t/h;","生产率：15t/h","4000","黑垦鉴2016085","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[4690,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","生产率25t/h及以上粮食清选机","汝南县美菱车业有限责任公司","复式粮食清选机","5XFZ-30","生产率:≥30t/h;","产品尺寸：4710×2980×3170\n配套动力：7.5kW\n千瓦小时生产率t/(kW?h)≥3.5\n纯工作小时生产率t/h≥30","6400","豫2017102","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4691,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4t以下循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-1","处理型式:循环式 ;批处理量:2.1t;","1、结构型式：批式循环；2、批处理量：2.1t；3、干燥方式：间接加热；4、干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：4000×2500×5200mm；5、干燥速率%/h：≥1.2；6、干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1500；","4500","渝2017076","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[4692,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4t以下循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-1A","处理型式:循环式 ;批处理量:0.3t;","1、结构型式：批式循环；2、批处理量：0.3t；3、整机质量：450kg；4、外形尺寸（长×宽×高）：1600×1300×3400mm；5、\n燃烧机型式：热风炉；6、燃烧机点火方式：人工；7、总功率：3.06kw；","4500","渝2015019","2019-12-31","通用类","重庆市",""]
[4693,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4t以下循环式谷物烘干机","江西红星机械有限责任公司","谷物干燥机","5HPB-35","处理型式:循环式 ;批处理量:>2.5t;","结构形式：循环式，干燥方式：间接加热。外形尺寸(长×宽×高):8133X4150X7719MM；批次处理量(T):>2.5；干燥速率(%/h):1-3；装机容量(M3):5；热风机电机功率(KW):4；排粮电机功率(KW):5.5；提升机电机功率(KW):3; 引烟风机(KW):0.3","4500","GZNJ/TJ 2017-109","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[4694,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRS-5","处理型式:循环式 ;批处理量:5t;","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：2380×3030×6920；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥5t（稻谷）；电机总功率：5.7kw","14700","GZNJ/TJ 2018-225","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4695,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-4","处理型式:循环式 ;批处理量:4t;","结构形式：双塔式、间接加热、批式循环；整机质量（kg）：1763；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4500×2300×6620（干燥机塔体），1800×1140×1720（热风炉）；处理量（kg/每批）：4000；             燃烧炉：型号：5LS-116C型热风炉、型式：间接加热、点火方式：手动点火、燃料消耗量：12-18（KG/H）/燃料：生物质颗粒燃料；电机总功率（KW）：4.5（干燥机塔体）、4.43（热风炉）、安全装置：过载保护装置、漏电保护装置。   配套电机：除尘风机电机：Y5-47-1.5型三相异步电机；1.5KW；2900r/min;2台；提升电机：YE2100L-6型三相异步电动机；1.5KW；940r/min;1台；热风炉鼓风机电机：YL63S-2型单相异步电动机：0.25KW；2900r/min;1台；鼓风机（大）电机：4-72-4型三相异步电机：4.0KW；2900r/min;1台；热风炉进料电机：5IK180GU-CF型单相异步电动机;0.18kw;1400r/min;1台","14700","湘20160623019","2020-12-31","通用类","湖南省",""]
[4696,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-6TP","处理型式:循环式 ;批处理量:6t;","1.结构型式：批式循环 2.整机质量：3300kg 3.外形尺寸（5800x2850x4400)mm 4.处理量：≥1.0t/h 5.批处理量：6.0t  6.燃烧机：型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量：≤16kg/h  7.适用燃料煤、柴 8.电机总功率 13kw 9.安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。","14700","部20152054","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[4697,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-5","处理型式:循环式 ;批处理量:5t;","1、结构型式：批式循环；2、批处理量：5t；3、整机质量：2500kg；4、外形尺寸（长×宽×高）：3500×1700×7200mm；5、处理量（稻谷）t/h：≥0.6；6、干燥能力t.%/h：≥6；7、燃烧机型式：热风炉；8、燃烧机点火方式：人工；9、燃烧机燃料消耗量kg/h：≤40；10、电机总功率：6.02kw；","14700","渝2015018","2019-12-31","通用类","重庆市",""]
[4698,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","循环式谷物干燥机","5GP-4.5","处理型式:循环式 ;批处理量:4.5t;","结构型式:循环式；干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:5280×2460×5580；干燥段数量/每段高度:1个/1800mm；缓苏段数量/每段高度:1个/1220mm；冷却段高度:580mm；热风机型号:RL560；热风机数量:1；热风电机功率:4kW；冷却风机型号名称:RL560；冷却风机数量:1；冷却风机电机功率:4kW；燃烧器型号名称:RL34C柴油燃烧机；燃烧器型式:喷枪式；燃烧器燃料种类:柴油；喷(点)火头数量:2；鼓风机功率:0.66kW；排粮电机功率:0.75kW；安全装置(根据机型选择填写):燃烧机熄火(电眼)","14700","渝2018046","2022-12-31","通用类","重庆市",""]
[4699,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCY-6","处理型式:循环式 ;批处理量:6t;","结构型式：批式循环式。配置情况：干燥机本体、下搅龙输送装置（配套电机1.5kW）、提升装置（配套电机1.5kW）、热风机（配套电机5.5kW）、排粮装置（配套电机0.2kW）、除尘装置（配套电机0.37kW）、整机电气控制系统等主要部件组成。","14700","GZNJ/TJ 2017-171","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4700,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-5.0","处理型式:循环式 ;批处理量:5t;","批次处理量：5t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：1632×2320×6472mm。","14700","2018TJ601","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4701,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L6000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:6t;","外形尺寸：3590×2570×7348 mm；整机质量：2400 kg；额定功率：8.3 kW；单位耗热量：≤5800 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤0.5 %；结构形式：批次循环式；批次处理量：6t","14700","部20152129","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4702,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L8000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:8t;","外形尺寸：3590×2570×7960 mm；整机质量：2500 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤0.5 %；结构形式：批次循环式；批次处理量：8t","14700","部20152128","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4703,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-80","处理型式:循环式 ;批处理量:8t;","批处理量：8t；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：3360×1785×6510（mm）；电机总功率：6.375kw","14700","部20152741","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4704,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","通用型谷物干燥机","CEL-600","处理型式:循环式 ;批处理量:6t;","批次处理量：稻谷6000（kg）/小麦7200（kg）；结构形式：批式循环","14700","苏农机（2016）第（0313）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4705,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-60","处理型式:循环式 ;批处理量:6t;","批处理量：6t；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：3360×1785×5510（mm）；电机总功率：6.375kw","14700","部20152740","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4706,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（混流）式谷物干燥机","5HRH-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构型式：固定式；整机质量：2800kg；外形尺寸（mm）：3890×2858×9545；处理方式：批式循环式（混流）；循环批处理量：10t；电机总功率：10.52kw","29500","2015TJ504","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4707,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量12T；循环式","29500","2015TJ228","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4708,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","谷物烘干机","5HY-1.9","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：批式循环 批处理量（t）：15 处理量（ t/h）： 1.9  整机质量（kg）：10000 外形尺寸（mm）：2500*2200*8600 燃烧机型式 ：手烧燃煤热风炉  燃烧机点火方式：手动  燃烧机燃油消耗量 （kg/h）： 20～50   适用燃料 ：无烟煤   电机总功率（ kW）： 16.15  安全装置：控制保险丝、料位开关、异常报警开关","29500","部20152058","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4709,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HNX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：循环式 批处理量（t）：15 干燥方式：间接加热 干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/3780 缓苏段数量/每段高度（个/mm）：1/3150 干燥速率 （%/h）：0.8～1.8  干燥机机体外形尺寸 （mm）：2440×2050×13400  装机容量（m3）： 30  热风机转速（ r/min）： 2900  热风机全压 （Pa）： 3167～2019  热风机流量（m3/h） ：7728～15445  热风机功率( kW) ：15   提升机生产率（ t/h）： 30 提升机电机功率（ kW）： 4.5","29500","部20170853","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4710,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15T；循环式；尺寸:2060MM*2060MM*9943MM；加热方式:间接加热","29500","2017TJ639","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4711,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河北农哈哈机械集团有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPN-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：循环式；批次处理量：15.7t；干燥方式：直接加热；干燥能力：≥8.0t·%/h；加热方式：直接加热","29500","部20180732","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4712,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","连云港市三安矿山机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSA-15H","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:批式循环；整机质量(含热风炉):5900KG；外形尺寸:4828*2800*10500MM；每小时降水率%:0.5-1.2KG/H；干燥能力T·%/H:≥7；处理量:≥800KG/H；批处理量:15吨/批；燃烧机形式:热风炉(自动控温)；燃烧机燃烧方式:人工点火；燃料消耗量KG/H:稻壳25-35、木柴17-20、秸秆45-55、煤14-19；电机总功率(含热风炉):9.0KW；加热方式:间接加热；选配热源:蒸汽换热器；安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置、熄火时自动断油装置.","29500","苏农机（2016）第（0192）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4713,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5HM-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量：12t/批；循环式；基本配置：在线水份测量仪、满粮报警器、微电脑控制、过载保护、温度控制仪等；技术参数：外形尺寸：2880*5000*8937；小时处理量≥800kg/h；","29500","2016TJ396","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4714,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5HM-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15t/批；循环式；基本配置：在线水份测量仪、满粮报警器、微电脑控制、过载保护、温度控制仪等；技术参数：外形尺寸：5000*2880*10157；小时处理量≥850kg/h；","29500","2016TJ635","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4715,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXH-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：15t；","29500","2017TJ362","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4716,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-10C","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","干燥方式：批式循环；批次处理量（t）：10；","29500","2017TJ385","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4717,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5C","处理型式:循环式 ;批处理量:12.5t;","干燥方式：批式循环；批次处理量（t）：12.5；","29500","2017TJ386","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4718,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15C","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：15t；","29500","2017TJ363","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4719,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXH-12A","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","干燥方式：批式循环；批次处理量（t）：12；","29500","2017TJ401","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4720,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HX112","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","结构型式：批式循环；批处理量（稻谷）（t）：12；","29500","部20152696","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4721,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构型式:批式循环式（固定式）；整机质量:3680kg,外形尺寸(长X宽X高):2860X4515X9095mm；小时处理量（稻谷）:≥600kg/h；循环批处理量：10T；处理方式：批式循环式；加热方式：热风间接加热；电机总功率:10.3KW；安全装置：自动水分计、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置。","29500","2016TJ213","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4722,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","型号规格：5HXG-15，干燥方式：间接加热，干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2060×8680mm，批次处理量：15t，干燥速率：0.5～1.2%/h，干燥段数量/每段高度：1/1240个/mm，装机容量：29.65m3，缓苏段数量/每段高度：1/5775个/mm，热风温度范围：30～82℃，热风机数量：1，热风机型号名称：SHGF-750，热风机转速：1440r/min，热风机风压：780～420Pa，热风机流量：10000～14000m3/h，电机功率：5.5kw，排粮电机功率：0.4kw，提升机生产率：20t/h，提升机电机功率：2.2kw","29500","2017TJ737","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4723,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","谷物干燥机","5HYD-215","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","干燥方式：批式循环；批次处理量：15t；","29500","2017TJ669","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4724,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HX215D","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：批式循环；批处理量（稻谷）（t）：15；","29500","部20152697","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4725,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-10B","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构型式：批次循环式；处理量（t/批）：10；","29500","部20152494","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4726,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5B","处理型式:循环式 ;批处理量:12.5t;","结构型式：批式循环；处理量（t/批）：12.5；","29500","部20160014","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4727,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15B","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：批式循环；处理量（t/批）：15；","29500","部20160013","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4728,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-12A","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量:12t；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2855×2026×9540；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/830；缓苏段高度（mm）：6300；装机容量（m3）：22.55；热风机数量（个）：1；热风机型号名称：305E；电机功率（kW）：5.5；热风机/燃烧器型号名称：FS20/2燃烧器；燃料种类：天然气、液化气；喷（点）火头数量：2。","29500","苏农机（2018）第（0187）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4729,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽鑫富农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXF-16","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","处理方式:批式循环,加热方式:间接加热.批处理量:16T,整机重量(KG):3120,外形尺寸(长×宽×高)(MM):4220×2440×9920，","29500","2017TJ374","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4730,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量:12t；处理方式：循环式；结构型式：固定式；整机质量（kg）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2700×3620×9620；处理量（kg/h）：≥800；燃料：煤、柴、生物质；加热方式：间接式；电机总功率（kW）：6.52；安全装置：满粮警报、过载保护、漏电保护、故障报警、灭火器。","29500","2015TJ365","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4731,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量:15t；结构型式：循环式；加热方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2855×2026×10540；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/830；缓苏段高度（mm）：7300；装机容量（m3）：27.25；热风机数量（个）：1；热风机型号名称：305E；电机功率（kW）：5.5；热风机/燃烧器型号名称：FS20/2燃烧器；燃料种类：天然气、液化气。","29500","苏农机（2018）第（0188）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4732,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量:15t；处理方式：循环式；结构型式：固定式；整机质量（kg）：2749；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3454×2026×10421；处理量（kg/h）：≥750；燃料：煤、生物质、油；加热方式：间接加热；电机总功率（kW）：7.53；安全装置：满粮警报、过载保护、漏电保护、故障报警、灭火器。","29500","2016TJ190","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4733,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HPC-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:4500mm*3270mm*11000mm；批处理量:15(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.2~1.0%/h；干燥段数量/每段高度:1个/1250mm；装机容量:27.6m^3；缓苏段高度:6540mm；热风温度范围:50~110℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-72-6.5A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:1300~1000Pa；热风机流量:11000~14000m^3/h；热风机风机电机功率:7.5kW；热风炉型号名称:5L-30；热风炉热功率:1.26*10^6kJ/h；排粮电机功率:0.4kW；提升机生产率:15t/h；提升机电机功率:3.7kW；整机质量(kg):4600；配套动力(kw):13.47","29500","部20180232","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4734,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HP-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:5000mm*4300mm*13000mm；批处理量:15(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.5~1.2%/h；干燥段数量/每段高度:1个/2500mm；装机容量:34.0m^3；缓苏段高度:5040mm；热风温度范围:50~110℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-72-6C；热风机转速:1800r/min；热风机全压:1760~1116Pa；热风机流量:8288~16576m^3/h；热风机风机电机功率:7.5kW；热风炉型号名称:5L-60；热风炉热功率:2.51*10^6kJ/h；排粮电机功率:0.75kW；提升机生产率:15t/h；提升机电机功率:4.0kW；整机质量(kg):7500；配套动力(kw):15.25","29500","部20180235","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4735,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HP-15B","处理型式:循环式 ;批处理量:15(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:4650mm*4300mm*13500mm；批处理量:15(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.5~1.5%/h；干燥段数量/每段高度:1个/3780mm；装机容量:32.0m^3；缓苏段高度:3780mm；热风温度范围:50~150℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-72-8A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:1610~1233Pa；热风机流量:14474~20259m^3/h；热风机风机电机功率:18.5kW；热风炉型号名称:5L-90；热风炉热功率:3.77*10^6kJ/h；排粮电机功率:1.5kW；提升机生产率:15t/h；提升机电机功率:4.0kW；整机质量(kg):9200；配套动力(kw):27","29500","部20180237","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4736,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","星光农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-16","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","结构形式：固定式；整机质量：4141KG，外形尺寸(长×宽×高):4850MM×3033MM×9552MM；处理量：≥1000KG/H；处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：16T；电机总功率：13.1KW；塔体内尺寸(长×宽×高):2200MM×2200MM×7664MM；安全装置：过载保护、满粮开关、接地线、灭火器","29500","2017TJ427","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4737,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HKY-16","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","处理型式：批式循环，批次处理量：16t","29500","鄂2018091","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4738,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","常州常发重工科技有限公司","循环式谷物烘干机","CF5HXE-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","干燥方式：批式循环；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：4456mm×3730mm×10659mm；批次处理量：12t；干燥段数量/高度：1个/1400mm；装机容量：21.4m3；缓苏段高度：4550mm；热风温度范围：40-70℃；热风机数量：1个；热风机型号：GTF72-630E；热风机电机功率：5.5kw；燃烧器型号：RG3D；燃料种类：柴油/煤油，加热方式：直接加热/间接加热，喷（点）火头数量：1个；排粮电机功率：0.2kw，提升机电机功率：1.5kw","29500","苏农机（2017）第（0091）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4739,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","东风井关农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构形式：批式循环；批量处理量：15T；整机质量：3625kg（不含热源部分）；外形尺寸：2640*3860*10333mm；处理量：水稻980kg/h,小麦1200kg/h;燃烧机型式：热交换器热风炉；点火方式：人工；燃料：在生物质、煤；电机总功率：9.77kw","29500","鄂2016108","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[4740,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-16A","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","5H-16A\n外形尺寸(长×宽×高):4200×3010×11700mm,整机质量:2600kg,循环批处理量:16t,处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率:10.3kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×10138mm,结构形式：固定式","29500","2017TJ008","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4741,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-16","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","5H-16\n外形尺寸(长×宽×高):4200×2900×10880mm,整机质量:2600kg,循环批处理量:16t,处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率:9.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×8339mm,结构形式：固定式","29500","2017TJ049","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4742,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-120BC-A","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量：12t；循环式","29500","部20180831","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4743,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-100BC-A","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量：10t；循环式","29500","部20180830","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4744,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-120BC","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量：12t；循环式","29500","部2015624","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[4745,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","常州常发重工科技有限公司","循环式谷物烘干机","CF5HXE-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","干燥方式：批式循环；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：4456mm×3730mm×11959mm；批次处理量：15t；干燥段数量/高度：1个/1400mm；装机容量：26.8m3；缓苏段高度：5850mm；热风温度范围：40-70℃；热风机数量：1个；热风机型号：GTF72-630E；热风机电机功率：7.5kw；燃烧器型号：RG4D；燃料种类：柴油/煤油，加热方式：直接加热/间接加热，喷（点）火头数量：1个；排粮电机功率：0.2kw，提升机电机功率：1.5kw","29500","苏农机（2017）第（0092）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4746,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构型式：塔式、间接加热；批处理量：10.5T；外形尺寸（长*宽*高cm）：2070*1850*8020（仓体）；干燥段数量/每段高度：1/1220mm；缓苏段数量/每段高度：8/610mm；配套动力（kw）：  17；","29500","湘20181116082","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[4747,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-100BC","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量：10t；循环式","29500","部2015623","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[4748,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-150BC","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15t；循环式","29500","黑垦鉴2016084","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[4749,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","低温循环式干燥机","5HX-16.5","处理型式:循环式 ;批处理量:16.5t;","批处理量：16.5t；循环式","29500","部20180996","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4750,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","郑州新光矿山机械制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15t；循环式；整机质量：3200kg（塔重）；外形尺寸:长*宽*高（mm）：4288*2738*9871；电机总功率：6.5kw（干燥机配套总功率）","29500","豫2015178","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4751,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥易祥农业机械智能装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HYX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","外形尺寸(mm):3836X2480X11637、整机质量(kg):3625、结构型式:固定式、循环批处理量(t)：15、处理方式:批式循环、电机总功率(kW)：9.77、箱体内尺寸(mm):2000X2000X9700","29500","2016TJ589","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4752,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥易祥农业机械智能装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HYX-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","外形尺寸(mm):4450X2032X9671、整机质量(kg):3170、结构型式:固定式、循环批处理量(t)：15、处理方式:批式循环、电机总功率(kW)：6.45、箱体内尺寸(mm):2020X1794X8534","29500","2016TJ590","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4753,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥易祥农业机械智能装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HYX-12.5","处理型式:循环式 ;批处理量:12.5t;","外形尺寸(mm):3836X2480X10547、整机质量(kg):3240、结构型式:固定式、循环批处理量(t)：12.5、处理方式:批式循环、电机总功率(kW)：9.77、箱体内尺寸(mm)：2000X2000X8605","29500","2016TJ588","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4754,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽禾阳机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXL-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15t；处理方式：循环式 ；功率(kW):6.75","29500","2017TJ129","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4755,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽禾阳机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXL-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量：12t；处理方式：循环式；功率(kW):6.5","29500","2017TJ128","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4756,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-14TP","处理型式:循环式 ;批处理量:14t;","1.结构型式：批式循环 2.整机质量：4500kg 3.外形尺寸（7800x3000x5800)mm 4.处理量：≥2.0t/h 5.批处理量：14.0t  6.燃烧机：型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量：≤24kg/h  7.适用燃料煤、柴 8.电机总功率 17.5kw 9.安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。","29500","部20152055","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[4757,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量(T):15；批式循环式；电机总功率(KW):7.845；结构形式：固定式；整机质量(KG):2749；外形尺寸(长*宽*高):3984*2196*10265MM；安全装置:满量开关、定时开关、异常报警等安全装置.","29500","2015TJ215","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4758,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北名泰农机有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-13","处理型式:循环式 ;批处理量:13t;","结构形式：循环式；批处理量：13吨；干燥方式：直接加热；干燥段数量/每段高度（个/mm)：1/1500；热风机数量：1个；电机功率：4kW；型号：SWF-111-5.2；","29500","鄂2017164","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[4759,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SS-100","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：10","29500","苏农机（2019）第（0278）号","2023-12-31","通用类","江苏省",""]
[4760,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15T；循环式","29500","2015TJ229","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4761,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SS-150","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：15","29500","苏农机（2016）第（0493）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4762,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","循环式；批处理量：15t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：4110×2650×8360mm；干燥速度：0.3-0.9%/h；装机容量：29m3","29500","黑垦鉴2017015","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4763,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-S12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","循环式；批处理量：12t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3560×2440×9630mm；干燥速度：0.3-0.8 %/h；装机容量：23m3","29500","黑垦鉴2017018","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4764,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-DS12","处理型式:循环式 ;批处理量:12（水稻）、16（小麦）t;","循环式；批处理量：12t（水稻）、16t（小麦）；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：1900×2280×9630mm；干燥速度：0.3-0.9 %/h；装机容量：23m3","29500","黑垦鉴2018119","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4765,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","开封市丰盛机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HHX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","1.结构尺寸（长×宽×高）mm：2060×2060×10400 /2.结构型式：循环式/3.批处理量：15t/4.电机总功率：15.6kw/5.装机容量:26.2m3/6.热风温度范围:40℃~60℃/7.热风机型号:XTT-8A/8.热风炉型号:5L-15","29500","新2017074","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4766,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风压入式谷物干燥机","5HY-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:固定式；处理方式:批式循环；循环批处理量（批式循环式）(t):15；电机总功率(KW):8.3","29500","2015TJ546","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4767,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河北皓凯农业机械有限公司","气吸循环式粮食干燥机","5HQX-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量10-20T循环式谷物干燥机，检测报告批次处理量：10.37T","29500","部20181001","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[4768,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽长星农业机械装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCX-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):1850mm×2260mm×8433mm；批处理量:15t；干燥速率：0.4-1.0%/h；装机容量：27.16m3；热风机功率:5.5kW；排粮电机功率：0.2kW；提升机电机功率：2.2kW；提升机生产率：15t/h；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、漏电保护装置","29500","2018TJ012","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4769,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽长星农业机械装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构形式:固定式；外形尺寸(长×宽×高):3910MM×2065MM×10935MM；处理量:≥800KG/H；处理方式:批式循环；循环批处理量:15T；塔体外形尺寸(长×宽×高):2060MM×1850MM×9935MM；电机总功率:9.4KW；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、漏电保护装置；整机质量:2600KG","29500","2015TJ459","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4770,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式干燥机","5HXW-18","处理型式:循环式 ;批处理量:18t;","结构型式:循环式；批处理量(T):18T","29500","部20152487","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4771,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXY-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:循环式；批处理量(T):15T","29500","部20180434","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4772,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-16","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：16","29500","2018TJ390","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4773,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：15","29500","2018TJ388","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4774,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","外形尺寸：3786×2490×10260 mm；整机质量：3000 kg；额定功率：9.27 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤0.3 %；结构形式：批次循环式； 批次处理量：15t","29500","部20170171","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4775,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L10000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","外形尺寸：3590×2570×9184 mm；整机质量：2700 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤0.5 %；结构形式：批次循环式；批次处理量：10t","29500","部2015471","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4776,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L15000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","外形尺寸：3590×2570×11020 mm；整机质量：3000 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤0.5 %；结构形式：批次循环式；批次处理量：15t","29500","部2015472","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4777,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L12000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","外形尺寸：3590×2570×9796 mm；整机质量：2800 kg；额定功率：8.3 kW；单位耗热量：≤5800 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤0.5 %；结构形式：批次循环式；批次处理量：12t","29500","部2015470","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4778,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15.0","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","10t≤批处理量＜20t；循环式； 外形尺寸：2660×3605×9510； 整机质量：3390kg；最大功率：12.35KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","29500","2017TJ135","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4779,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-10.0","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","10t≤批处理量＜20t；循环式； 外形尺寸：2500×4480×7950； 整机质量：3090kg；最大功率：10.85KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","29500","2018TJ507","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4780,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量:10t；处理方式：循环式；结构型式：固定式；整机质量（kg）：2200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3454×2026×8421；处理量（kg/h）：≥600；燃料：煤、生物质、油；加热方式：间接加热；电机总功率（kW）：5.73；塔体内尺寸（长×宽×高）（mm）：1790×2000×6130；安全装置：满粮警报、过载保护、漏电保护、故障报警、灭火器。","29500","2016TJ189","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4781,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-15C","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量:15t；结构型式：循环式；加热方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3070×2475×10500；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1500；缓苏段高度（mm）：5500；装机容量（m3）：29.5；热风机数量（个）：1；热风机型号名称：505E；电机功率（kW）：7.5；热风机/燃烧器型号名称：FS20/2燃烧器；燃料种类：天然气、液化气。","29500","苏农机（2018）第（0386）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4782,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","宁波天海制冷设备有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-100","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：10","29500","部2015779","2019-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[4783,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","宁波天海制冷设备有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-150B","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15","29500","GZNJ/TJ 2018-123","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[4784,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式谷物干燥机","5HXW-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:循环式；批处理量(T):15T","29500","部2015611","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4785,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式谷物干燥机","5HXY-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:循环式；批处理量(T):15T","29500","部20160627","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4786,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风吸入式谷物干燥机","5HX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式:固定式；处理方式:批式循环；循环批处理量（批式循环式）(t):15；电机总功率(KW):7.2","29500","2015TJ545","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4787,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北佳粮机械股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDX-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12.5t;","1.型号：5HDX-12；2.结构型式：循环式；3.干燥方式：间接加热；4.机体外形尺寸（mm）：3800×2740×9630；5.干燥段数量/高度（个/mm）：1/1220；6.缓苏段数量/高度（个/mm）：10/610；7.热风机功率(kw)：2.2/3.0；8.排粮机功率(kw)：0.2；9.热风炉/燃烧器等功率(kw)：2.2/1.3；10.提升机功率(kw)：1.5；11.总功率(kw)：7；12.批次处理量（t）：12.5.","29500","鄂2019052","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[4788,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量：10吨/批；结构型式：批式循环,整机质量:2700(KG),外形尺寸:4320*2492*7436(MM),电机总功率:7.15(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置","29500","部2015700","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4789,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-15H","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15吨/批；结构型式：批式循环,外形尺寸:4320*2492*9300(MM),整机质量:3000(KG),电机总功率:9.0(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置","29500","部2015701","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4790,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量：12吨/批；结构型式：循环式,外形尺寸:4320*2492*9030(MM),干燥方式：间接加热","29500","部20171641","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4791,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","型号名称:5H-15型谷物干燥机；结构型式:循环式；干燥方式:直接加热；干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)(MM):5000*2880*10157；批次处理量:15T","29500","苏农机（2018）第（0098）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4792,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河南省祥盛农业装备制造有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HM-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","干燥方式：间接热风加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：2950*2000*10200；批次处理量t：≥15；干燥速度%/h：0.4～1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1200；装机容量m3：26.3；缓苏段高度mm：10*615；热风温度范围℃：45～80；排粮电机功率kw：0.2；提升机生产率t/h：15；提升机电机功率kw：1.5","29500","部20180804","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4793,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-120","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量：12t；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：3360×1785×8510（mm）；电机总功率：6.375kw","29500","部20152743","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4794,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15t；\n结构型式：批式循环；\n干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）2075*1850*9995mm；\n装机容量：27.84m3；\n排粮电机功率：0.2kw\n总功率：8.5kw","29500","2017TJ632","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4795,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏丰尚烘干设备有限公司","谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：循环式（批次处理量15吨）；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4790×3860×10700；干燥段数量/每段高度（mm）：1/1800；缓苏段数量/每段高度（mm）：1/4270；热风机电机功率（kw）：5.5；排粮电机功率：（kw）：0.2","29500","苏农机（2018）第（0105）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4796,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","杞县五丰粮食机械有限公司","循环谷物干燥机","5XH-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","型号规格：5XH-15；结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2300×2580×8800；批次处理量：15t；干燥速率：0.4~1.0%/h；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1240；装机容量：32.59m3；缓苏段数量/高度（个/mm）：1/5450；热风温度范围：40~80℃。","29500","部20180508","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4797,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","通用型谷物干燥机","CEL-1200","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量（吨/每批）：12吨；结构形式：批式循环","29500","部20152693","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4798,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","远红外线干燥机","RVF-1000","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量（吨/每批）：10吨；结构形式：批式循环","29500","部2015687","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4799,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","通用型谷物干燥机","CEL-1000","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量（吨/每批）：10吨；结构形式：批式循环","29500","部2015688","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4800,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（混流）式谷物干燥机","5HRH-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：固定式；整机质量：3300kg；外形尺寸（mm）：3890×2858×11725；处理方式：批式循环式（混流）；循环批处理量：15t；电机总功率：10.52kw","29500","2015TJ505","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4801,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河南华安机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：13160*1970*2070；批次处理量t：12；干燥速度%/h：0.5～1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1000；装机容量m3：18.4；热风温度范围℃：45～80","29500","部20190199","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[4802,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡市长洲环保科技有限公司","谷物干燥机","5HCZ-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15t；结构型式：循环式；外形尺寸（长ⅹ宽ⅹ高）mm：3200ⅹ4300ⅹ10000；整机质量：3000kg；批处理量：稻谷：15吨/批；小麦：18.75吨/批；燃烧器型号：5L-15,点火方式：人工点火，加热方式：间接加热；工作电压：380V；电机总功率：7.87/9.37kW；安全装置：报警装置、温度控制仪器、热风传感器、热继电器、保护装置、灭火器.","29500","苏农机（2016）第（0102）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4803,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州泳丰农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:≥15t;","≥15t;结构形式：循环式;干燥方式：间接加热；外形尺寸：2060×2060×9670mm；干燥速率：0.2~0.5%/h;装机容量：26.8m3；缓苏段高度：6600mm；热风温度范围：40～80℃；总功率10.9kw. 热风炉型号名称：5L-20型热风炉；燃料种类：煤。","29500","湘20170727059","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4804,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","混流式谷物干燥机","5H-16","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","批次处理量：16t；结构形式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：1870×2060×10150mm。","29500","2017TJ590","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4805,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","循环批处理量：15t；处理方式：批式循环干燥方式；外形尺寸(长×宽×高)：3791×2250×9385mm。","29500","2015TJ465","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4806,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江柳林农业机械股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15T；循环式","29500","2016TJ444","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[4807,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","三喜农机股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：10","29500","苏农机（2018）第（0418）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4808,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","三喜农机股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：12","29500","苏农机（2018）第（0419）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4809,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","三喜农机股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：15","29500","苏农机（2018）第（0420）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4810,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江柳林农业机械股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量：15T；循环式","29500","部20180731","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4811,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏悦达智能农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","循环式批次处理量15吨；间接加热；换热器型式/热风炉；煤/生物质颗粒；外形3110*2660*10830mm;由电控系统、下本体、干燥段、缓苏段、进料斗、提升机、引风机","29500","苏农机（2018）第（0116）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4812,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","扬州天扬粮油机械制造有限公司","通用型谷物干燥机","TKD-1000","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","循环式，批处理量10吨","29500","苏农机（2015）第（0162）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4813,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：固定式；整机质量3075kg；处理方式：批式循环 ；加热方式：间接加热；批处理量：15T， 外形尺寸：长4250mm * 宽2490mm *高9400mm ，电机总功率：9.95kw 。","29500","2017TJ083","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4814,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","常州东风农机集团有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDH-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：批式循环，循环批处理量：15T，整机质量：3850kg,电机总功率：10.7kw,外形尺寸（长×宽×高）(mm):3830×2360×11675.","29500","2016TJ437","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4815,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","谷物干燥机","5HSG-1600","处理型式:循环式 ;批处理量:16.3t;","批次处理量：16.3t，结构形式：循环式，干燥方式：直接加热，热风机电机功率5.5KW，排量电机功率：0.1KW","29500","苏农机（2018）第（0101）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4816,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","5H-12\n外形尺寸(长×宽×高):4200×2910×8950mm，整机质量：2340kg，循环批处理量：12t，处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率：9.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×6950mm,结构形式：固定式","29500","2017TJ048","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4817,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15t；循环式；结构外形尺寸（长*宽*高）3732*2716*10800mm；整机质量2430kg；结构型式为固定式；批处理量15t；小时处理量（水稻）≥900kg/h；电机总功率8.5kw；加热方式：间接加热；箱体尺寸（长*宽*高）2075*1850*8970；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","29500","2017TJ132","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4818,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量12t；循环式；结构外形尺寸（长*宽*高）3732*2716*9600mm；整机质量2365kg；结构型式为固定式；小时处理量（水稻）≥700kg/h；电机总功率6.82kw；加热方式：间接加热；箱体尺寸（长*宽*高）2075*1850*7750；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","29500","2017TJ131","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4819,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","1、结构型式：批式循环；2、批处理量地：10t；3、整机质量：4900kg；4、外形尺寸（长×宽×高）：2100×3600×7200mm；5、批次处理量（稻谷）t：10；6、处理量（稻谷）t/h：≥0.5；7、干燥能力t.%/h：≥5；8、燃烧机型式：热风炉；9、燃烧机点火方式：人工；10、电机总功率：9.15kw；","29500","渝2017001","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[4820,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽兴仓机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXC-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式: 循环式 ; 结构形式 : 固定式 ;循环批处理量 :15t 结构尺寸：3836mmx2580mmx11101mm； 小时处理量:≥1000kg/h 整机质量：3625Kg；电机总功率：9.77KW","29500","2016TJ556","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4821,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-100","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","批处理量：10t；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：3360×1785×7510（mm）；电机总功率：6.375kw","29500","部20152742","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4822,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-160","处理型式:循环式 ;批处理量:16t;","批处理量：16t；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：4530×2870×10705（mm）；电机总功率：8.55kw","29500","苏农机（2016）第（0272）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4823,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽山水农业科技有限公司","低温循环式干燥机","V120","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量12吨，循环式，外型尺寸（mm）：3870*2250*8185，装机总容量：6.5kw，整机质量：2800kg，","29500","部20152490","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4824,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江西红星机械有限责任公司","谷物干燥机","5HPB(J)-120","处理型式:循环式 ;批处理量:>10t;","结构形式：循环式，干燥方式：间接加热。外形尺寸(长×宽×高):7755X2501X6510MM；批次处理量(T):>10；干燥速率(%/H):1-4；装机容量(M3):18.25；热风机电机功率(KW):15；排粮电机功率(KW):11；提升机电机功率(KW):4,引烟风机0.75(KW)","29500","GZNJ/TJ 2017-046","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[4825,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRS-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：3270X3380X12550；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥20t（稻谷）；电机总功率：9.75kw","34600","GZNJ/TJ 2018-224","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4826,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRX-21","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：2670X4020×12600；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥21t（稻谷）；电机总功率：11.2kw","34600","GZNJ/TJ 2018-126","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4827,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量22T；循环式；尺寸:2600MM*2680MM*9055MM；加热方式:间接加热","34600","2017TJ640","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4828,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","谷物烘干机","5HY-32A","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","结构型式：批式循环（塔式） 批处理量（t）：21 整机质量（kg）：9000（套） 外形尺寸（mm）：2200*2500*9400 电机总功率（kw）：22.1 玉米处理量 （kg/h ）：2100（降水10%）  燃烧机型式 ：手烧间接热风炉  燃烧机点火方式 ：人工  燃烧机煤燃料消耗量 （kg/h）： 50～100  安全装置 ：塔顶护栏、输送链条防护板等  干燥能力（ t?%/h ）：21","34600","豫2015159","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4829,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HNX-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式：循环式 批处理量（t）：20 干燥机机体外形尺寸（mm）:2440*2440*13400 干燥方式：间接加热 干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/3780 干燥速率 （%/h）： 0.8～1.8 装机容量 （m3）： 35 缓苏段高度 （mm ）：3150   热风温度范围（ ℃）： 50～120 热风机转速（ r/min）： 1450 热风机全压 （Pa）： 2032～1490 热风机流量（ m3/h）： 15826～29344 热风机功率（ kW ）：18.5 提升机生产率（ t/h）： 30 提升机电机功率 （kW）： 4.5","34600","部20170854","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4830,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HKY-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","处理型式：批式循环，批次处理量：22t","34600","鄂2018092","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4831,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","连云港市三安矿山机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSA-22A","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","结构型式:循环式；干燥方式:间接加热；外形尺寸:4400*3828*13113MM；总功率:14.42KW:批次处理量:22吨；干燥速率:0.5-1.0%/H；干燥段数量/高度个/MM:1/1800；缓苏段高度7380MM；热风温度范围℃:40-120；热风机数量:1个；热风机电机功率:7.5KW；热风炉炉排型式:固定式；换热器型式:列管式；排粮电机功率KW；0.2；提升机生产率T/H:25；提升机电机功率KW:2.2；燃料种类:煤、柴、秸秆、稻壳；加热方式:间接加热.","34600","苏农机（2018）第（0108）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4832,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","连云港市三安矿山机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSA-22B","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","结构型式:循环式；干燥方式:间接加热；外形尺寸:4480*3828*13113；总功率:14.42KW:批次处理量:22吨；干燥速率:0.5-1.0%/H；干燥段数量/高度个/MM:3/2700；装机容量M3:41；缓苏段高度6480MM；热风温度范围℃:40-120；热风机电机功率KW:7.5；热风炉排炉型式:固定式；换热器型式:列管式；热风炉电机功率KW:7.5；排粮电机功率KW:0.2；提升机生产率T/H:25；提升机电机功率KW:2.2；燃料种类:煤、柴、秸秆、稻壳；加热方式:间接加热.","34600","苏农机（2018）第（0109）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4833,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","批次处理量：20t;循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：2220*2630*11205mm；干燥段数量1个；干燥段高度：2000mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度6100mm。","34600","2017TJ637","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4834,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：22t；","34600","2017TJ364","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4835,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","型号规格：5HXG-20，结构形式：批式循环（固定式）；整机质量：4100kg；外形尺寸(长×宽×高)：2860×4515×11295mm，；小时处理量（稻谷）：≥900kg/h ，循环批处理量（批式循环式）：20t；处理方式：批式循环式；加热方式：热风间接加热；电机总功率：12.35kw；安全装置：自定水分计、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置。","34600","2016TJ212","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4836,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20A1","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","型号规格：5HXG-20A1；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2060×11845mm；批次处理量：20t；干燥速率：0.7~0.9%/h；干燥段数量/每段高度：1/1900个/mm；装机容量：38.6m3；缓苏段数量/每段高度：1/7700个/mm；热风温度范围：50~80℃；热风机数量：1个；热风机型号名称：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；热风机流量：12000~14000m3/h；热风机电机功率：7.5kw；排粮电机功率：0.4kw；提升机生产率：25t/h；提升机电机功率：2.2kw。","34600","2018TJ269","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4837,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡市长洲环保科技有限公司","谷物干燥机","5HCZ-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量：22t；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：3950*3360*11975；干燥段数量/每段高度mm：1/1250；缓苏段数量/每段高度mm：1/8175；热风机数量1台，型号：4-72-6A型离心风机，电机功率：5.5kw；热风炉型号名称：5L-40型热风炉，引烟风机型号：4-72-3.2A，排粮电机功率：0.2kw","34600","苏农机（2018）第（0104）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4838,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20D","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","型号规格：5HXG-20D；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2060×11295mm；批次处理量：20t；干燥速率：0.7~0.9%/h；干燥段数量/每段高度：1/1250个/mm；装机容量：37m3；缓苏段数量/每段高度：1/7700个/mm；热风温度范围：50~80℃；热风机数量：1个；热风机型号名称：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；流量：12000~14000m3/h；热风机电机功率：7.5kw；排粮电机功率：0.4kw；提升机生产率：25t/h；提升机电机功率：2.2kw。","34600","2018TJ268","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4839,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽鑫富农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXF-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","处理方式:批式循环,加热方式:间接加热.批处理量:22T,整机重量(KG):4392,外形尺寸(长×宽×高)(MM):4300×2700×11440","34600","2017TJ375","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4840,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-22B","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量:22t；结构型式：循环式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3730×3140×11500；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/2000；缓苏段高度（mm）：5500；装机容量（m3）：47.66；热风机数量（个）：2；热风机型号名称：305E；电机总功率（kW）：5.5；热风机/燃烧器型号名称：5LS-45（可选配）；炉排型式：固定式；换热器型式：管式换热；加热方式：间接加热；燃料种类：生物质颗粒、柴、秸杆、稻壳。","34600","苏农机（2018）第（0189）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4841,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-22A","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量:22t；结构型式：循环式；加热方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3550×3435×10290；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1500；缓苏段高度（mm）：5000；装机容量（m3）：39.56；热风机数量（个）：2；热风机型号名称：305E；电机功率（kW）：5.5；热风炉/燃烧器型号名称：5LS-45（可选配）；炉排型式：固定式；换热器型式：管式换热；燃料种类：生物质颗粒、柴、秸杆、稻壳。","34600","苏农机（2018）第（0191）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4842,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","批处理量:20t；处理方式：循环式；结构型式：固定式；整机质量（kg）：3850；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4270×4160×8360；处理量（kg/h）：≥1000；加热方式：间接加热；电机总功率（kW）：15.07；安全装置：满粮警报、过载保护、漏电保护、故障报警、灭火器。","34600","2016TJ499","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4843,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HPC-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:4470mm*3270mm*11900mm；批处理量:20(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.2~1.0%/h；干燥段数量/每段高度:1个/1250mm；装机容量:35.7m^3；缓苏段高度:8175mm；热风温度范围:50~110℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-72-6.5A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:1300~1000Pa；热风机流量:11000~14000m^3/h；热风机风机电机功率:7.5kW；热风炉型号名称:5L-45；热风炉热功率:1.88*10^6kJ/h；排粮电机功率:0.75kW；提升机生产率:20t/h；提升机电机功率:4.0kW；整机质量(kg):5200；配套动力(kw):13.47","34600","部20180238","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4844,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HY-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20(水稻）t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:9540mm*3600mm*7800mm；批处理量:20(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:2~5.5%/h；干燥段数量/每段高度:1个/2500mm；装机容量:35.8m^3；缓苏段高度:5040mm；热风温度范围:50~150℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-79-7E；热风机转速:1600r/min；热风机全压:1500~1900Pa；热风机流量:37500~50000m^3/h；热风机风机电机功率:45kW；热风炉型号名称:5L-70；热风炉热功率:2.93*10^6kJ/h；排粮电机功率:4.0kW；提升机生产率:25t/h；提升机电机功率:4.0kW；整机质量(kg):6200；配套动力(kw):52.5","34600","部20180239","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4845,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HP-30B","处理型式:循环式 ;批处理量:30(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:5650mm*5900mm*14200mm；批处理量:30(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.5~1.2%/h；干燥段数量/每段高度:1个/3780mm；装机容量:51.8m^3；缓苏段高度:3780mm；热风温度范围:50~150℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-73-9C；热风机转速:1450r/min；热风机全压:2668~2559Pa；热风机流量:23003~32079m^3/h；热风机风机电机功率:30kW；热风炉型号名称:5L-130；热风炉热功率:5.44*10^6kJ/h；排粮电机功率:0.75kW；提升机生产率:30t/h；提升机电机功率:5.5kW；整机质量(kg):12500；配套动力(kw):40","34600","部20180240","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4846,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HP-25A","处理型式:循环式 ;批处理量:25(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:4800mm*5200mm*13400mm；批处理量:25(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.5~1.2%/h；干燥段数量/每段高度:1个/2500mm；装机容量:44.9m^3；缓苏段高度:5040mm；热风温度范围:50~110℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-72-7.1A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:1610~1233Pa；热风机流量:14474~20259m^3/h；热风机风机电机功率:11.0kW；热风炉型号名称:5L-60；热风炉热功率:2.51*10^6kJ/h；排粮电机功率:0.75kW；提升机生产率:25t/h；提升机电机功率:5.5kW；整机质量(kg):8272；配套动力(kw):20.25","34600","部20180236","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4847,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HP-25B","处理型式:循环式 ;批处理量:25(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:5100mm*5600mm*13900mm；批处理量:25(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.5~1.5%/h；干燥段数量/每段高度:1个/3780mm；装机容量:44.8m^3；缓苏段高度:3780mm；热风温度范围:50~150℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-68-9A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:2710~1890Pa；热风机流量:25038~43817m^3/h；热风机风机电机功率:22.0kW；热风炉型号名称:5L-130；热风炉热功率:5.44*10^6kJ/h；排粮电机功率:1.5kW；提升机生产率:25t/h；提升机电机功率:5.5kW；整机质量(kg):11000；配套动力(kw):32","34600","部20180234","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4848,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","1、结构型式：批式循环；2、批处理量：20t；3、干燥方式：间接加热；4、干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：5000×3000×11000mm；5、干燥速率%/h：≥0.5；6、干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1630；7、燃烧器型式：喷枪式；","34600","渝2017064","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[4849,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","星光农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构形式：固定式；整机质量：4346KG，外形尺寸(长×宽×高):4850MM×3033MM×10770MM；处理量：≥1000KG/H；处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：20T；电机总功率：13.1KW；塔体内尺寸(长×宽×高):2200MM×2200MM×8884MM；安全装置：过载保护、满粮开关、接地线、灭火器","34600","2017TJ428","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4850,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","东风井关农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构形式：批式循环；批处理量：20T；干燥机机体外形尺寸（mm）：3956*2666*11446；干燥方式：间接加热；装机容量：38.6m3；","34600","鄂2017221","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[4851,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","5H-22\n外形尺寸(长×宽×高):4440×3310×12330mm,整机质量:4500kg,循环批处理量:22t,处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率:12.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2480×2060×10464mm,结构形式：固定式","34600","2017TJ009","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4852,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","灵璧县飞松机械制造有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","固定式\n整机质量4280kg\n小时处理量稻谷≥1300kg/h\n循环批处理量（批式循环式）20t\n处理方式批式循环\n加热方式间接加热\n电机总功率12.12kW\n干燥机箱体外形尺寸（长×宽×高）2680×2600×7750mm\n外形尺寸（长×宽×高）4130×4050×12206mm","34600","2017TJ348","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4853,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS200-200D","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","批处理量：20t；循环式","34600","部2015625","2019-12-31","通用类","浙江省",""]
[4854,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式：塔式、批式循环；批处理量：≥20T；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2250×2200×11780（干燥机塔体）；干燥段数量/每段高度：1/1220mm；缓苏段数量/每段高度：13/610mm；冷却段高度：1/610mm；热风炉型式：间接加热；点火方式：手动点火；燃烧消耗量（kg/h）：27.3-30（7000大卡标准煤）；燃料：燃煤；电机总功率（kw）：14.65（干燥机塔体）；","34600","湘20171229095","2021-12-31","通用类","湖南省",""]
[4855,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCY-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","结构型式：批式循环式。配置情况：干燥机本体、提升装置（配套电机2.2kW）、热风机（配套电机7.5kW）、排粮装置（配套电机0.4kW）、除尘装置（配套电机0.37kW）、整机电气控制系统等主要部件组成。","34600","GZNJ/TJ 2017-172","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4856,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCY-22A","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","结构型式：批式循环式。配置情况：干燥机本体、下搅龙输送装置（配套电机1.5kW）、提升装置（配套电机2.2kW）、热风机（配套电机7.5kW）、排粮装置（配套电机0.4kW）、除尘装置（配套电机0.37kW）、整机电气控制系统等主要部件组成。","34600","GZNJ/TJ 2017-173","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4857,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-22B","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批次处理量：22t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×2650×8965。","34600","2018TJ602","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4858,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥易祥农业机械智能装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HYX-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","外形尺寸(mm):4137X4058X12107、整机质量(kg):4280、结构型式:固定式、循环批处理量(t)：22、处理方式:批式循环、电机总功率(kW)：10.77、箱体内尺寸(mm):2500X2440X8900","34600","2016TJ591","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4859,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SL-220","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：22","34600","苏农机（2016）第（0012）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4860,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","循环式；批处理量：20t；整机质量：3670kg；外形尺寸(长×宽×高)：2650×4110×10480mm","34600","部20160295","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4861,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式干燥机","5HXW-21","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","结构型式:循环式；批处理量(T):21T","34600","部20152488","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4862,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：20","34600","2016TJ629","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4863,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-23","处理型式:循环式 ;批处理量:23t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：23","34600","2018TJ391","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4864,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L20000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","外形尺寸：3786×2490×10540 mm；整机质量：3200 kg；额定功率：9.27 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤0.3 %；处理方式：批次循环式；批次处理量：20t","34600","部20170168","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4865,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-22A","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量22t；循环式； 外形尺寸：4780×2640×12780； 整机质量：4200kg；最大功率：13.35KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h","34600","GZNJ/TJ 2017-170","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4866,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20.0","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","20t≤批处理量＜30t；循环式； 外形尺寸：2500×4480×11300； 整机质量：3660kg；最大功率：13.35KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","34600","2018TJ506","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4867,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20B","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","20t≤批处理量＜30t；循环式； 外形尺寸：2460×2060×10920； 整机质量：4100kg；最大功率：14.9KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","34600","2018TJ505","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4868,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-22C","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量:22t；结构型式：循环式；加热方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3070×2475×12500；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1500；缓苏段高度（mm）：7500；装机容量（m3）：40.5；热风机数量（个）：1；热风机型号名称：505E；电机功率（kW）：7.5；热风炉/燃烧器型号名称：FS20/2燃烧器（可选配）；燃料种类：天然气、液化气。","34600","苏农机（2018）第（0387）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4869,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式干燥机","5HXY-21A","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","结构型式:循环式；批处理量(T):21T","34600","部20170186","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4870,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式谷物干燥机","5HXY-21","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","结构型式:循环式；批处理量(T):21T","34600","部20160626","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4871,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风吸入式谷物干燥机","5HX-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式:固定式；处理方式:批式循环；循环批处理量（批式循环式）(t):20；电机总功率(KW):8.7","34600","2015TJ547","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4872,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风压入式谷物干燥机","5HY-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式:固定式；处理方式:批式循环；循环批处理量（批式循环式）(t):20；电机总功率(KW):14","34600","2015TJ548","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4873,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-21","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","批次处理量：21吨/批；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸:2700*2080*9141(MM)；干燥速率：0.5-1.2%/h；干燥段数量/高度：1/1746个/mm；装机容量：40.5m3；缓苏段高度：6864mm；热风温度范围：常温~80℃","34600","2018TJ151","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4874,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","型号名称:5H-20型谷物干燥机；结构型式:循环式；干燥方式:直接加热；干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)(MM):5215*3040*13080；批次处理量:20T","34600","苏农机（2018）第（0099）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4875,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-220","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量：22t；结构型式：循环式；外形尺寸（长×宽×高）：4786×3846×11397（mm）；电机总功率：12.55kw","34600","苏农机（2017）第（0210）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4876,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-25","处理型式:循环式 ;批处理量:25t;","批处理量25t；\n结构型式：批式循环；\n干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）2480*2270*11170mm；\n装机容量：45.81m3；\n排粮电机功率：0.4kw\n总功率：12.7kw","34600","2017TJ634","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4877,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","批处理量20t；\n结构型式：批式循环；\n干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）2480*2270*9645mm；\n装机容量：37.79m3；\n排粮电机功率：0.4kw\n总功率：12.7kw","34600","2017TJ633","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4878,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏丰尚烘干设备有限公司","谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式：循环式（批次处理量20吨）；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4790×3860×11350；干燥段数量/每段高度（mm）：1/1800；缓苏段数量/每段高度（mm）：1/5490；热风机电机功率（kw）：5.5；排粮电机功率：（kw）：0.2","34600","苏农机（2018）第（0106）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4879,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","杞县五丰粮食机械有限公司","粮食烘干机","5XH-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","型号规格：5XH-20;结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）mm：2300×2580×10455;结构质量7900Kg(其中热风炉质量为4500kg)；批次处理量：20t;装机容量37.3m3；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1240。","34600","豫2016122","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4880,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（混流）式谷物干燥机","5HRH-25","处理型式:循环式 ;批处理量:25t;","结构型式：固定式；整机质量：4800kg；外形尺寸（mm）：4242×3844×10450；处理方式：批式循环式（混流）；循环批处理量：25t；电机总功率：17.17kw","34600","2015TJ506","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4881,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","台州泳丰农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:≥20t;","批次处理量：≥20t；结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2955*2570*7990mm；干燥速率：0.2～0.5%/h；装机容量：38.7m3；缓苏段高度：4950mm；热风温度控制范围：40～80℃;总功率：9.05kw. 热风炉型号名称：RFL-20型生物质颗粒热风炉；燃料种类：生物质颗粒。","34600","湘20170727060","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4882,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批次处理量：22t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×2650×8920mm。","34600","2017TJ588","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4883,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5HQ-22A","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批次处理量：22t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×2650×8920mm。","34600","2017TJ587","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4884,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","浙江柳林农业机械股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","批处理量：22T；循环式","34600","2016TJ445","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[4885,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","浙江柳林农业机械股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","批处理量：20T；循环式","34600","部20180992","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4886,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏悦达智能农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20A","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","循环式批次处理量20吨；间接加热；换热器型式/热风炉；煤/生物质颗粒；外形3205*2540*10873mm;由电控系统、下本体、干燥段、缓苏段、进料斗、提升机、引风机","34600","苏农机（2018）第（0117）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4887,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽长星农业机械装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCX-22","处理型式:循环式 ;批处理量:22t;","结构形式:固定式；外形尺寸(长×宽×高):4810MM×3110MM×12500MM；处理量:≥1100KG/H；处理方式:批式循环；循环批处理量:22T；塔体外形尺寸(长×宽×高):2798MM×2040MM×10210MM；电机总功率:13.8KW；安全装置:自动水分计、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、漏电保护装置；整机质量:3200KG","34600","2017TJ232","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4888,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式:循环式；批次处理量:20T；机体外形尺寸:长2260MM*宽*3000MM*高9028MM；热风机电机功率:5.5KW*2；排粮电机功率：0.4KW；提升机电机功率:2.2KW.","34600","2018TJ508","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4889,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","灵璧县飞松机械制造有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5H-25","处理型式:循环式 ;批处理量:25t;","循环批处理量：25t;结构型式：批式循环;整机质量：7000kg；外形尺寸（长×宽×高）：5150×3500×11440mm;处理量：≥1000kg/h;电机总功率：14.8kW。","34600","2017TJ551","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4890,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","谷物干燥机","5HSG-2000","处理型式:循环式 ;批处理量:20.3t;","批次处理量：20.3t，结构形式：循环式，干燥方式：直接加热，热风机电机功率5.5KW，排量电机功率：0.1KW","34600","苏农机（2018）第（0102）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4891,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","盐城迈克瑞机械有限公司","批式循环粮食烘干机","5HXG-20","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","型号规格：5HXG-20；干燥方式：批式循环；干燥机外形尺寸（长×宽×高）：2500mm×2200mm×11500mm；批次处理量：21t；干燥速率：0.5%/h~1.0%/h；干燥段数量/每段高度：3个/505mm;装机容量：48m3；缓苏段数量/每段高度：15个/505mm；热风温度范围：40℃~80℃。","34600","苏农机（2018）第（0259）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4892,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽兴仓机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXC-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","处理方式: 循环式 ; 结构形式 : 固定式 ;循环批处理量 :20t 结构尺寸：4058mm×4137mm×11562mm； 小时处理量:≥1300kg/h 整机质量：4280Kg；电机总功率：9.97KW","34600","2016TJ557","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4893,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江西红星机械有限责任公司","谷物干燥机","5HPL-270","处理型式:循环式 ;批处理量:>20t;","结构形式：循环式，干燥方式：间接加热。外形尺寸(长×宽×高):8133X4150X7719MM；批次处理量(T):>20；干燥速率(%/H):1-4；装机容量(M3):38；热风机电机功率(KW):22；排粮电机功率(KW):22；提升机电机功率(KW):5.5;引烟风机(KW):1.5","34600","GZNJ/TJ 2017-110","2021-12-31","通用类","江西省",""]
[4894,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRS-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：4200×3380×13250；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥32t（稻谷）；电机总功率：16.05kw","62800","GZNJ/TJ 2018-165","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4895,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","谷物烘干机","5HY-3.2","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：批式循环 批处理量（t）：30 处理量（ t/h）： 3.2  整机质量（kg）:17000 外形尺寸（mm）:2900*2500*11600  燃烧机型式：手烧燃煤热风炉  燃烧机点火方式 ：手动  燃烧机燃油消耗量 （kg/h）：100～150  电机总功率（ kW）： 29.7  安全装置：控制保险丝、料位开关、异常报警开关","62800","部20152059","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4896,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HNX-40","处理型式:循环式 ;批处理量:40t;","结构型式：循环式 批处理量（t）：40 干燥机机体外形尺寸（mm）：2440*4090*14500 干燥方式：间接加热 干燥速率 （%/h）： 0.8～1.8  干燥段数量/每段高度 （个/mm）： 1/3780   装机容量（m3）：58  缓苏段高度（ mm）： 3150  热风温度范围 （℃ ）：50～120  热风机转速 （r/min）： 1400 热风机全压（ Pa） 2696～1782  热风机流量 （m3/h）： 17305～34715  热风机功率（ kW）： 37 提升机生产率 （t/h）： 50  提升机电机功率（ kW）： 7.5","62800","部20170850","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4897,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","谷物烘干机","5HT-15","处理型式:循环式 ;批处理量:60t;","结构型式：塔式（批式循环） 批处理量（t）：60 处理量（ t/h）： 4  整机质量（kg）：36000 外形尺寸（mm）：3100*2900*17900 电机总功率（kw）:59.5 燃烧机型式 ：手烧燃煤热风炉  燃烧机点火方式 ：手动  燃烧机燃油消耗量（ kg/h）： 100～150  安全装置 ：控制保险丝、料位开关、异常报警开关","62800","部20152060","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4898,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","谷物烘干机","5HY-60A","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式：批式循环（塔式） 批处理量（t）：32 整机质量（kg）：13800（套） 外形尺寸（mm）：2500*2900*11300 电机总功率（kw）：43.95 玉米处理量 （kg/h）： 3200（降水10%）  燃烧机型式 ：手烧间接热风炉  燃烧机点火方式 ：人工  燃烧机煤燃料消耗量（ kg/h）： 80～140  安全装置 ：塔顶护栏、输送链条防护板等  干燥能力 （t?%/h）： 32","62800","豫2015201","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4899,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HNX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：循环式 批处理量（t/批）：30 干燥机机体外形尺寸（mm）：2440*3220*13700 干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/3780 干燥速率 （%/h）： 0.8～1.8  装机容量（m3）： 47  缓苏段高度（mm）： 3150  热风温度范围 （℃）：50～120  热风机转速 （r/min）： 1450  热风机全压（Pa）： 2668～1775  热风机流量 （m3/h）： 23003～44128  热风机功率 （kW）： 30  提升机生产率 （t/h）： 50  提升机电机功率 （kW ）：5.5","62800","部20170852","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4900,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HNX-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：循环式 批处理量（t）：30 干燥机机体外形尺寸（mm）：2900*2500*11600 干燥方式：间接加热 干燥速率 （%/h）： 0.8～1.8  干燥段数量/每段高度 （个/mm ）：2/2256  装机容量 （m3）： 40  缓苏段高度（mm）： 2256,1128,1128   热风温度范围 （℃）： 50～120 热风机转速 （r/min）： 1450  热风机全压 （Pa）： 2668～1775  热风机流量 （m3/h）： 23003～44128  热风机功率 （kW）： 30 提升机生产率（ t/h）： 40   提升机电机功率 （kW）： 5.5","62800","部20170851","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4901,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批处理量32T；循环式；尺寸:3080MM*3080MM*10395MM；加热方式:间接加热","62800","2017TJ641","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4902,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","批处理量35T；循环式；尺寸:3080MM*3080MM*13275MM；加热方式:间接加热","62800","2017TJ642","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4903,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-50","处理型式:循环式 ;批处理量:50t;","5H-50\n外形尺寸(长×宽×高):5850×5720×12420mm,整机质量:6750kg,循环批处理量:50t,处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率:23.75kw,箱体尺寸(长×宽×高):4000×3000×10330mm,结构形式：固定式","62800","2017TJ350","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4904,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","5H-30A\n外形尺寸(长×宽×高):4840×4760×13130mm,整机质量:5500kg,循环批处理量:30t,处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率:20.2kw,箱体尺寸(长×宽×高):2900×2250×11491mm,结构形式：固定式","62800","2017TJ010","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4905,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","5H-30\n外形尺寸(长×宽×高):5000×4890×11570mm,整机质量:5280kg,循环批处理量:30t,处理方式：批示循环，加热方式：间接加热，电机总功率:18kw,箱体尺寸(长×宽×高):3160×2360×9100mm,结构形式：固定式","62800","2017TJ050","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4906,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HKY-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","处理型式：批式循环，批次处理量：32t","62800","鄂2018093","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[4907,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5HM-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量：30t/批；循环式；基本配置：在线水份测量仪、多段温控仪、链条断裂检知、微电脑自动+手动控制模式、过载保护、漏电保护、满粮报警、故障报警、灭火器等;技术参数：外形尺寸：3800*5060*12340；小时处理量≥2000kg/h；","62800","2015TJ366","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4908,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批次处理量：30t;循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：2246*3092*12841mm；干燥段数量1个；干燥段高度：1800mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度7930mm。","62800","2017TJ638","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4909,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-60A","处理型式:循环式 ;批处理量:60t;","干燥方式：批式循环；批次处理量（t）：60；","62800","2017TJ403","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4910,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30C1","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：30t；","62800","2017TJ365","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4911,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环玉米干燥机","5HXD-40","处理型式:循环式 ;批处理量:40t;","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：40t（玉米）；","62800","2017TJ082","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4912,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXK-30.0","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：批式循环；批处理量（稻谷）（t）：30；","62800","部20152695","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4913,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXD-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","干燥方式：批式循环；批次处理量（t）：35；","62800","2017TJ402","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4914,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","型号规格:5HXG-35；结构型式:固定式；整机质量:7700kg；外形尺寸(长X宽X高):4450X4450X12530mm；小时加热处理量(稻谷):≥2200kg/h；循环批处理量:35T；处理方式:批式循环式；干燥方式；加热方式:热风间接加热；电机总功率:18KW；安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置","62800","2015TJ561","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4915,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡市长洲环保科技有限公司","谷物干燥机","5HCZ-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","批处理量：35t；结构型式：循环式；外形尺寸（长ⅹ宽ⅹ高）mm：5500ⅹ5100ⅹ12580；整机质量：8500kg；批处理量：稻谷：35吨/批；小麦：43.75吨/批；燃烧器型号：5L-35，点火方式：人工点火，加热方式：间接加热；工作电压：380V；电机总功率：19.22kW；安全装置：报警装置、温度控制仪器、热风传感器、热继电器、保护装置、灭火器 。","62800","苏农机（2016）第（0103）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4916,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-60","处理型式:循环式 ;批处理量:60t;","结构型式：批式循环干燥；批处理量（稻谷）（t）：60；","62800","部2015793","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4917,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30C","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：批式循环干燥；批处理量（KG）：30000（水稻）；","62800","部20170484","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4918,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-35A","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","型号规格：5HXG-35A；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3150×2980×12580mm；批次处理量：35t；干燥速率：0.7~1.0%/h；干燥段数量/每段高度：1/1504个/mm；装机容量：63.5m3；缓苏段数量/每段高度：1/6600个/mm；热风温度范围：50~80℃；热风机数量：2个；热风机型号：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；热风机流量：12000~14000m3/h；热风机电机功率：5.5×2kw；排粮电机功率：0.4×2kw；提升机生产率：40t/h；提升机电机功率：4kw。","62800","2018TJ270","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4919,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","常德科祥机电制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:≥30t;","结构型式：塔式、间接加热、批式循环；处理量(kg/批)：≥30000；电机总功率（kW）：13.8(干燥机塔体)","62800","湘20160809032","2020-12-31","通用类","湖南省",""]
[4920,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-32A","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批处理量:32t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3550×3435×12290；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1500；缓苏段高度（mm）：7000；装机容量（m3）：57.38；热风机数量（个）：2；热风机型号名称：305E；电机功率（kW）：5.5；热风机/燃烧器型号名称：5LS-45（可选配）；炉排型式：固定式；换热器型式：管式换热；加热方式：间接加热；燃料种类：生物质颗粒、柴、秸杆、稻壳。","62800","苏农机（2018）第（0192）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4921,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-32B","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批处理量:32t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3730×3140×13500；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段数量/高度（个/mm）：1/2000；缓苏段高度（mm）：7500；装机容量（m3）：61.5；热风机数量（个）：2；热风机型号名称：305E；电机功率（kW）：5.5；热风机/燃烧器型号名称：5LS-45（可选配）；炉排型式：固定式；换热器型式：管式换热；加热方式：间接加热；燃料种类：生物质颗粒、柴、秸杆、稻壳。","62800","苏农机（2018）第（0190）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4922,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽鑫富农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXF-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","处理方式:批式循环,加热方式:间接加热.批处理量:30T,整机重量(KG):5700,外形尺寸(长×宽×高)(MM):4360×3850×12323","62800","2017TJ433","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4923,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司","谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量:30t；循环式；结构型式：固定式；整机质量（kg）：4300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4270×4160×10360；处理量（kg/h）：≥1200；加热方式：间接加热；电机总功率（kW）：19.07；安全装置：满粮警报、过载保护、漏电保护、故障报警、灭火器。","62800","2016TJ500","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4924,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HP-100","处理型式:循环式 ;批处理量:100(水稻)t;","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:6713mm*9037mm*19628mm；批处理量:100(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.8~3.0%/h；干燥段数量/每段高度:2个/2520mm3150mm；装机容量:178.6m^3；缓苏段高度:6300mm；热风温度范围:50~150℃；热风机数量:2个；热风机风机型号:4-73-9C；热风机转速:1450r/min；热风机全压:2668~2559Pa；热风机流量:23003~32079m^3/h；热风机风机电机功率:30kW*2台；热风炉型号名称:5L-130*2；热风炉热功率:5.44*10^6kJ/h*2；排粮电机功率:1.5kW；提升机生产率:100t/h；提升机电机功率:11.0kW；整机质量(kg):22567；配套动力(kw):76.95","62800","部20180233","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[4925,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式粮食干燥机","5HP-33","处理型式:循环式 ;批处理量:33t;","结构型式：固定式；整机质量：17500kg；外形尺寸（长*宽*高）：8422mm*5332mm*16500mm；循环批处理量（批式循环式）水稻：33t；处理方式：批次循环式；加热方式：间接加热；电机总功率：55.5kw；安全装置：过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警","62800","2016TJ462","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4926,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式粮食干燥机","5HP-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：固定式；整机质量：11000kg；外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*5858mm*14785mm；小时处理量（稻谷）：≥1500kg/h；循环批处理量（批式循环式）：30t；处理方式：批次循环式；加热方式：间接加热；电机总功率：27kW；安全装置：过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警；缓苏层尺寸（长*宽*高*层数）：3900mm*2340mm*5760mm*1","62800","2016TJ461","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[4927,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-35","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","1、结构型式：批式循环；2、批处理量：30t；3、干燥方式：间接加热；4、干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：5000×3000×13500mm；5、干燥速率%/h：≥0.5；6、干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1630；7、燃烧器型式：喷枪式；","62800","渝2017065","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[4928,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","星光农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构形式：固定式；整机质量：6340KG，外形尺寸(长×宽×高):5035MM×3737MM×12226MM；处理量：≥1550KG/H；处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：30T；电机总功率：19.15KW；塔体内尺寸(长×宽×高):2200MM×2950MM×9444MM；安全装置：过载保护、满粮开关、接地线、灭火器","62800","2017TJ429","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4929,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","潍坊友联机电设备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HYL-35","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批处理量：32t，处理方式：循环式，干燥方式：间接加热","62800","部20170591","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4930,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","常州常发重工科技有限公司","循环式谷物烘干机","CF5HXE-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式：循环式；干燥方式：批式循环；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3090mm×2260mm×12380mm；批次处理量：32t；干燥段数量/每段高度：2个/900mm；装机容量：57.5m3；缓苏段数量/每段高度：1个/7800mm；热风温度范围：40-70℃；热风机数量：2个；热风机型号：斜流式风机CRFL7.5S-4A；热风机电机功率：5.5kw×2；燃烧器型号：SPARK 35 DSG/X,燃烧器型式：固定式；燃料种类：柴油，喷（点）火头数量：1个；排粮电机功率：0.4kw，提升机电机功率：2.2kw","62800","苏农机（2018）第（0413）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4931,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","东风井关农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","结构形式：批式循环；批处理量：35T；干燥机机体外形尺寸（mm）：5508*5108*12588；干燥方式：间接加热；装机容量：63m3；","62800","鄂2017222","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[4932,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","开封市汴丰农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:≥30t;","结构形式：批式循环，点火方式：手动\n整机质量：3350kg(不含热风炉)，批处理量：≥30t\n外形尺寸：长3020mmX宽2140mmX高12460mm\n电机总功率：19.7kw\n安全装置：满仓停机、漏电保护、维修护栏","62800","豫2015024","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[4933,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXQ-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:循环式；批处理量(T):30T","62800","部20190031","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4934,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXY-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:循环式；批处理量(T):30T","62800","部20190030","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[4935,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：塔式、间接加热、批式循环；批处理量：≥30T；整机质量（kg）：6200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4800×3800×13800（干燥机塔体）；干燥段数量/每段高度：1/1220mm；缓苏段数量/每段高度：15/610mm；冷却段高度：1/610mm；热风炉型式：间接加热；点火方式：手动点火；燃烧消耗量（kg/h）：40-60；燃料：燃煤；电机总功率（kW）:16.97（干燥机塔体）；","62800","湘20161121052","2020-12-31","通用类","湖南省",""]
[4936,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCY-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式：批式循环式。配置情况：干燥机本体、提升装置（配套电机4kW）、热风机（配套电机11kW）、排粮装置（配套电机0.4kW）、除尘装置（配套电机0.37kW）、整机电气控制系统等主要部件组成。","62800","GZNJ/TJ 2017-174","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4937,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","低温循环式干燥机","5HX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量：30t；循环式","62800","部20180995","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[4938,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州新光矿山机械制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批处理量：32t；循环式；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：4790*5100*11460；干燥段数量/每段高度（个/mm）：3/887;缓苏段数量/每段高度（个/mm）：8/610","62800","鄂2017186","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4939,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量30t；循环式；结构外形尺寸（长*宽*高）4590*4390*12382mm；整机质量4870kg；结构型式为固定式；批处理量30t；小时处理量（水稻）≥1800kg/h；电机总功率13.6kw；加热方式：间接加热；箱体尺寸（长*宽*高）2900*2360*9530；安全装置：自动报警（满粮、故障及超温）及自动关机，温控装置，过载、漏电保护装置。","62800","2017TJ133","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4940,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥易祥农业机械智能装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HYX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","外形尺寸(mm):4632X4277X12526、整机质量(kg):8650、结构型式:固定式、循环批处理量(t)：30、处理方式:批式循环、电机总功率(kW)：17.27、箱体内尺寸(mm):3000X3000X8360","62800","2016TJ592","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4941,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽禾阳机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXL-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量：30t；处理方式：循环式 ；功率(kW):18.1","62800","2017TJ130","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4942,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","南京纳谷农业机械有限公司","低温循环干燥机","5HNG-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构：固定式。外形尺寸：4812*5580*12690mm。整机质量：5500Kg。处理量：≥1500kg/h。处理方式：批示循环。批处理量：30t。电机总功率：21.92kw。干燥能力：16t.%/h。破碎率增值：≤0.5%。干燥不均匀度：≤1%。噪声≤85dB/(A)","62800","2016TJ516","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4943,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量(T):30；批式循环式；电机总功率(KW):17.22；结构形式：固定式；外形尺寸(长*宽*高):4900*4200*12033MM；安全装置:满量开关、定时开关、异常报警等安全装置.","62800","2015TJ216","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4944,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量30T；循环式","62800","2015TJ231","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4945,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北名泰农机有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","结构形式：循环式；批处理量：35吨；干燥方式 : 间接加热；干燥段数量/每段高度（个/mm)：2/1500；热风机数量：2个；型号：4-72-6A；电机功率：4kW；热风机温度：58℃，","62800","鄂2017165","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[4946,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SL-320","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：32","62800","苏农机（2016）第（0013）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4947,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","循环式；批处理量：30t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：5750×3360×12500 mm；干燥速度：0.3-0.8 %/h；装机容量：56 m3","62800","黑垦鉴2017016","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4948,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HPDR-120","处理型式:循环式 ;批处理量:120t;","循环式；批处理量：120t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）: 9179×7057×21081 mm；干燥速度：0.3-0.8 %/h；装机容量：220 m3","62800","黑垦鉴2017017","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[4949,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-R30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","循环式；批处理量：30t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3100×2300×11470 mm；干燥速度：0.3-0.8 %/h；装机容量：56 m3","62800","黑垦鉴2018110","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4950,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","开封市丰盛机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HHX-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","1.结构尺寸（长×宽×高）mm：3060×3060×10540 /2.结构型式：循环式/3.批处理量：32t/4.电机总功率：17.3kw/5.装机容量:48.9m3/6.热风温度范围:40℃~60℃/7.热风机型号:XTT-8A/8.热风炉型号:5L-32","62800","新2017075","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[4951,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","常州东风农机集团有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDH-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式：批式循环，循环批处理量：32T，整机质量：8600kg,电机总功率：22kw,外形尺寸（长×宽×高）(mm):4570×4200×12870.","62800","2016TJ436","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4952,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽长星农业机械装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HCX-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式:循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3400mm×2260mm×11300mm；批处理量:32t；干燥速率：0.4-1.0%/h；装机容量：57.91m3；热风机功率:5.5×2kW；排粮电机功率：0.2×2kW；提升机电机功率：3.7kW；提升机生产率：32t/h；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、漏电保护装置","62800","2018TJ013","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4953,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","新乡市农丰机械有限公司","循环式谷物干燥机","5HHX-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式（连续式/循环式）：循环式 ；批次处理量：32t；型号名称：5HHX-32 ；干燥方式（直接加热/间接加热）：间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：4670×4100×11500 ；干燥段数量/每段高度 个/mm：3/900；缓苏段数量//每段高度个/mm：8/500；热风机数量：2个 ；热风机电机功率：4kW；热风炉燃料种类：生物质；鼓风机功率：3 kW；排粮电机功率 ：0.2×2 Kw；","62800","新2019092","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4954,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：35","62800","2018TJ389","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4955,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-75","处理型式:循环式 ;批处理量:75t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：75","62800","2015TJ425","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4956,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-40","处理型式:循环式 ;批处理量:40t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：40","62800","2018TJ392","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4957,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L30000D-Y","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","外形尺寸：4702×3680×13190 mm；整机质量：6400 kg；额定功率：15.3 kW；单位耗热量：≤5800 kJ/kgH2O；破碎率增量：≤0.5 %；结构形式：批次循环式； 批次处理量：30t","62800","部2015473","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[4958,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30.0","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量≥30t；循环式； 外形尺寸： 6900×4950×13800； 整机质量：5250kg；最大功率：15.75KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","62800","2015TJ364","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4959,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-50.0","处理型式:循环式 ;批处理量:53t;","批处理量53t；循环式； 外形尺寸： 6900×4950×17170； 整机质量：6100kg；最大功率：19.75KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","62800","GZNJ/TJ 2017-169","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4960,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","南阳奥科耒科技有限公司","粮食烘干机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","型号规格：5H-30；结构型式:批式循环；整机质量(kg):4160(不含热风炉）；外形尺寸(长×宽×高)(mm):5989×4642×12880；玉米处理量(t/批):30；玉米处理量(kg/h)：3000；燃烧机型式：手烧热交换热风炉；点火方式：人工；燃烧机燃料煤消耗量(kg/h)：40～86；燃料：煤；电机总功率(kw):18.8；安全装置：漏电保护、满粮报警、梯子护栏等；干燥能力（t·％/h):30","62800","豫2016023","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[4961,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式干燥机","5HXW-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式:循环式；批处理量(T):32T","62800","部20170164","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4962,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXY-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:循环式；批处理量(T):30T","62800","黑垦鉴2017098","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4963,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风压入式谷物干燥机","5HY-50","处理型式:循环式 ;批处理量:50t;","结构型式:批式循环；批处理量(t):50；电机总功率(KW):26.7","62800","部20151652","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4964,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风压入式谷物干燥机","5HY-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:固定式；处理方式:批式循环；循环批处理量（批式循环式）(t):30；电机总功率(KW):22.8","62800","2015TJ549","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4965,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风压入式谷物干燥机","5HY-75","处理型式:循环式 ;批处理量:75t;","结构型式:批式循环；批处理量(t):75；电机总功率(KW):27.1","62800","部20151653","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4966,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-50","处理型式:循环式 ;批处理量:50t;","循环批处理量：50吨/批；结构型式：循环式,干燥方式：间接加热，外形尺寸:8000*5800*13300(MM)","62800","部20180064","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4967,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量：30吨/批；结构型式：批式循环，外形尺寸:5500*5250*11430(MM),功率:19.22(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置","62800","部20152692","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4968,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","型号名称:5H-30型谷物干燥机；结构型式:循环式；干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)(MM):5060*3800*12340；批次处理量:30T","62800","苏农机（2018）第（0100）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4969,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南省祥盛农业装备制造有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HM-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","干燥方式：间接热风加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：3800*5060*12340；批次处理量t：≥30；干燥速度%/h：0.6～1.2；干燥段数量/高度（个/mm）：2/1200；装机容量m3：52.4；缓苏段高度mm：12*622；热风温度范围℃：45～80；排粮电机功率kw：0.2*2；提升机生产率t/h：30；提升机电机功率kw：1.5","62800","部20180805","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4970,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-300","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量：30t；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：4786×3786×11629（mm）；电机总功率：12.85kw","62800","部20151616","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4971,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","扬州天扬粮油机械制造有限公司","通用型谷物干燥机","TKD-3000","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","循环式，批处理量30T","62800","苏农机（2015）第（0163）号","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[4972,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏丰尚烘干设备有限公司","谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：循环式（批次处理量30吨）；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5450×3620×12300；干燥段数量/每段高度（mm）：2/1400；缓苏段数量/每段高度（mm）：2/5490、1220；热风机电机功率（kw）： 4.0×2；排粮电机功率：（kw）：0.4","62800","苏农机（2018）第（0107）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4973,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","谷物大型干燥机","CEL-3000","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批次处理量：稻谷30000（kg）/小麦32000（kg）；结构形式：批式循环","62800","苏农机（2016）第（0314）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4974,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","低温批式循环混流谷物干燥机","5HXH-60","处理型式:循环式 ;批处理量:60t;","结构型式：固定式；整机质量：15000kg；外形尺寸（mm）：4806×4076×12715；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：60t；电机总功率：58.7kw","62800","2017TJ113","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4975,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（横流）式谷物干燥机","5HRX-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","结构型式：固定式；整机质量：5000kg；外形尺寸（mm）：4500×4180×12395；处理方式：批式循环式（横流）；循环批处理量：35t；电机总功率：17.17kw","62800","2015TJ507","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4976,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","低温批式循环混流谷物干燥机","5HXH-100","处理型式:循环式 ;批处理量:100t;","结构型式：固定式；整机质量：18000kg；外形尺寸（mm）：4806×4076×15985；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：100t；电机总功率：58.7kw","62800","2017TJ114","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[4977,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（混流）式谷物干燥机","5HRH-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","结构型式：固定式；整机质量：5500kg；外形尺寸（mm）：4242×3844×12630；处理方式：批式循环式（混流）；循环批处理量：35t；电机总功率：17.17kw","62800","2015TJ508","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[4978,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南华安机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：2500*2900*11600；批次处理量t：32；干燥速度%/h：0.5～1.5；干燥段数量/高度（个/mm）：5/900；装机容量m3：60；缓苏段高度mm：350*4+1600*1；热风温度范围℃：50～120；排粮电机功率kw：1.5；提升机生产率t/h：30；提升机电机功率kw：4","62800","部20180317","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4979,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","台州泳丰农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:≥30t;","结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2950*2570*10740mm；批次处理量：≥30t；干燥速率：0.2～0.5%/h；装机容量：55.9m3；缓苏段高度：7700mm；热风温度控制范围：40～80℃;总功率：15.45kw. 热风炉型号名称：5L-40型热风炉；燃料种类：煤。","62800","湘20170727061","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4980,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","台州泳丰农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:≥30t;","批次处理量：≥30t；结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2950*2570*10740mm；干燥速率：0.2～0.8%/h；装机容量：55.9m3；缓苏段高度：7700mm；热风温度控制范围：40～80℃;总功率：12.82kw.热风炉型号名称：RFL-20型生物质颗粒热风炉；燃料种类：生物质颗粒。","62800","湘20171108070","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[4981,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","连云港市三安矿山机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSA-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:批式循环；整机质量(含热风炉):8200KG；外形尺寸:5560*5260*12300MM；每小时降水率%:0.5-1.2KG/H；干燥能力T·%/H:≥16；处理量:≥2200KG/H；批处理量:30吨/批；电机总功率(含热风炉):21.3KW；加热方式:间接加热；选配热源:蒸汽换热器；安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置、熄火时自动断油装置.","62800","苏农机（2016）第（0193）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4982,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","循环批处理量：30t；处理方式：批式循环干燥方式；外形尺寸(长×宽×高)：4950×3850×11815mm。","62800","2015TJ559","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4983,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","混流式谷物干燥机","5H-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批次处理量：32t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3260×2560×10600mm。","62800","2017TJ589","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[4984,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批次处理量：30t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×3100×10915mm。","62800","2018TJ603","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[4985,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","浙江柳林农业机械股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","批处理量：32T；循环式","62800","2016TJ446","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[4986,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","三喜农机股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：30","62800","苏农机（2018）第（0421）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4987,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏悦达智能农业装备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","循环式批次处理量30吨；间接加热；换热器型式/热风炉；煤/生物质颗粒；外形4300*3514*12150mm;由电控系统、下本体、干燥段、缓苏段、进料斗、提升机、引风机","62800","苏农机（2018）第（0118）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4988,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","结构型式:固定式；整机质量：8000kg；处理方式：批式循环；;加热方式;间接加热；批处理量：35T；外形尺寸：长5700mm*宽5100mm*高12400mm,电机总功率：18.85kw","62800","2015TJ592","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4989,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","低温循环烘干机","5HDX-120","处理型式:循环式 ;批处理量:120t;","干燥方式：循环式；干燥机机体外形尺寸mm：7650*9500*22400；整机重量kg：34500； 处理量t/批：120；降水幅度%/h：0.6～1.0；干燥机净容积m3：228；电机总功率kw：58.56；炉排型式：固定式；换热器型式：列管式；加热方式：间接加热；燃料种类：稻壳；排粮电机功率kw：0.75","62800","部20170849","2021-12-31","通用类","广东省",""]
[4990,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","谷物干燥机","5HSG-3000","处理型式:循环式 ;批处理量:30.4t;","批次处理量：30.4t，结构形式：循环式，干燥方式：直接加热，热风机电机功率5.5*2KW，排量电机功率：0.2KW","62800","苏农机（2018）第（0103）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[4991,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-120","处理型式:循环式 ;批处理量:\t 120t;","批次处理量120t；循环式；装机容量190kw","62800","部20180988","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4992,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-200","处理型式:循环式 ;批处理量:\t 200t;","批次处理量200t；循环式；装机容量279kw","62800","部20180989","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[4993,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","盐城迈克瑞机械有限公司","批式循环粮食烘干机","5HXG-30","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","型号规格：5HXG-30；干结构形式：批式循环；整机质量：10000kg；外形尺寸（长×宽×高）：2500mm×2200mm×11500mm； 每小时降水率%：0.7kg/h~1.2kg/h；干燥能力：≥15.0t·%/h；处理量：≥2000kg/h；批处理量：30吨/批次（稻谷） 32吨/批次（小麦）","62800","苏农机（2016）第（0104）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[4994,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽兴仓机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXC-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","处理方式: 循环式 ; 结构形式 : 固定式 ;循环批处理量 :30t 结构尺寸：4632mm×4277mm×12526mm； 小时处理量:≥2000kg/h 整机质量：8760kg；电机总功率：17.27KW","62800","2016TJ558","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[4995,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽山水农业科技有限公司","低温循环式干燥机","H300","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量30吨，循环式，外型尺寸（mm）：4950*3850*11103，装机总容量：15.5kw，整机质量：5630kg，","62800","部20152491","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[4996,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江西红星机械有限责任公司","谷物干燥机（烘干机）","5HPXL-550","处理型式:循环式 ;批处理量:>40t;","结构形式：循环式，干燥方式：间接加热。外形尺寸(长×宽×高):9600X6000X9800MM；批次处理量(T):>40；干燥速率(%/h):≥1；装机容量(M3):75；热风机电机功率(KW):37；排粮电机功率(KW):30；提升机电机功率(KW):11; 引烟风机(KW):2.2","62800","GZNJ/TJ 2018-062","2022-12-31","通用类","江西省",""]
[4997,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量10-50t/d连续式谷物烘干机","郑州市盛之远农业机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HLX-22","处理型式:连续式 ;处理量:23t/d;","结构型式:连续式，干燥方式：间接加热，干燥机机体外形尺寸：8395×4260×1110mm，干燥段数量/每段高度1/2370个/mm，缓苏段数量//每段高度 个/mm：1/2370，冷却段高度2370mm，热风机数量1个，热风机型号：9-19-4c（高压离心通风机），热风机电机功率2.2kW，冷却风机数量1个，冷却风机型号名称：DB9-193.5a（高压离心通风机），冷却风机电机功率2.2kW，燃烧器型号名称：564RiELL040fs10，燃烧器型式：直喷式，燃料种类 ：液化气/天然气，燃烧器喷（点）火头数量1个，鼓风机功率2.2kW，排粮电机功率0.25×3kW，处理量23t/d","23700","新2019089","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4998,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量10-50t/d连续式谷物烘干机","滑县星火机械设备有限公司","连续式谷物干燥机","5HLX-26","处理型式:连续式 ;处理量:26t/d;","结构型式（连续式/循环式）：连续式处理量：26t/d；型号名称：5HLX-26；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：8400×4300×1120；干燥方式（直接加热/间接加热）：间接加热；干燥段数量/每段高度个/mm： 1/2370；缓苏段数量//每段高度个/mm：1/2370；冷却段高度mm：2370；热风机数量：1个；热风机电机功率：2.2kW；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：2.2kW；燃烧器型式：直喷式；燃料种类：液化气/天然气；鼓风机功率：2.2kW；排粮电机功率:0.25×3kW；","23700","新2019080","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[4999,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量10-50t/d连续式谷物烘干机","新野行发机械有限公司","连续式粮食干燥机","5H-30","处理型式:连续式 ;处理量:30t/d;","产品型号名称：5H-30型连续式粮食干燥机；结构型式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)（MM): 10000×1010×2330；处理量(T/D):30；处理量(T/H):1.25；干燥能力(T·%/H):≥6.25；降水幅度(%):≥5；缓苏段数量/每段高度(个/MM):3/160；干燥段数量/每段高度(个/MM):3/320；干燥机容积(M3):2.7；热风温度范围(℃):65～150；热风机电机功率(KW):1.1；燃烧器热功率(KJ/H):4000～6000；排粮电机功率(KW):0.55×3；整机质量(KG):680","23700","部20181004","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[5000,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSHN-60","处理型式:连续式 ;处理量:60t/d;","外型尺寸：2000×2000×12000mm；整机质量：22000kg；结构形式：连续式；处理量：60t/d；降水幅：13~15%；装机容积：24.3m3；装机总容量：36kw；热风机型号：4-72-6C；热风机功率：18.5kw；冷风机型号：L-72-3.6A,冷风机功率：3kw；热风炉型号：WJR-80，热风炉输出热功率：8000MJ/h；燃煤耗量：82kg/h；输出热风最高温度：160℃","40000","黑垦鉴2017002","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5001,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","连续式粮食干燥机","5HNL-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","结构型式：连续式 处理量（t/d）：500 干燥机机体外形尺寸（mm）:6400*3500*25500 干燥方式：间接加热 冷却段高度（mm）:3792 缓苏段高度 (mm): 3795  降水幅度 ：0.16  干燥段数量/每段高度 (个/ mm)： 6/1896  干燥机净容积（m3）： 242  冷却段高度（mm ）：3792  热风温度范围 （℃）：100～140  热风机转速（ r/min）： 1450   热风机风压（ Pa）： 2263   热风机流量 （m3/h）： 63998 鼓风机功率（ kW）： 15  排粮电机功率（ kW）： 3","106900","黑垦鉴2018011","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[5002,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","谷物烘干机","5HT-25","处理型式:连续式 ;处理量:600t/d;","结构型式：连续、塔式 处理量（kg/h）：≥25000 整机质量（kg）：双塔90000 外形尺寸（mm）：双塔13000*3500*26600 电机总功率（kw）：360 烧机型式 ：机械式燃煤热风炉  燃烧机点火方式 ：手动  燃烧机燃油消耗量（ kg/h）： 650～850  安全装置 ：漏电保护、保险丝、热保护、满量报警、安全防护栏、异常报警、安全警示标志、灭火器等","106900","部20152061","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[5003,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河北农哈哈机械集团有限公司","连续式粮食干燥机","5HT-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","处理量：300t/d；热风机转速：1450r/min；干燥方式：直接加热；结构型式：连续式；","106900","部20180735","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[5004,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河北农哈哈机械集团有限公司","连续式粮食干燥机","5HT-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构型式：连续式；处理量：200t/d；换热器型式：列管式；干燥方式：间接加热；干燥能力：≥41.7t·%/h","106900","部20180733","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[5005,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河北农哈哈机械集团有限公司","连续式粮食干燥机","5HT-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构型式：连续式；处理量：150t/d；干燥方式：间接加热；干燥能力：≥31.3t·%/h；","106900","部20180734","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[5006,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSHN-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","外型尺寸：3500×4000×27400mm；整机质量：91000kg；结构形式：连续式；处理量：500t/d；降水幅：13~15%；装机容积：210m3；装机总容量：242.2kw；热风机型号1：Y4-73-12：功率：55kw；热风机型号2：Y4-73-11：功率：55kw；热风机型号3：Y4-73-9D：功率：37kw；冷风机型号：4-72-8C：功率：30kw；热风炉型号：WJR-600：热风炉输出热功率：25000MJ/h；输出热风最高温度：160℃","106900","黑垦鉴2016104","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5007,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSHN-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","外型尺寸：2000×2600×16000mm；整机质量：30000kg；结构形式：连续式；处理量：100t/d；降水幅度：13~15%；装机容积：40m3；装机总容量：75kw；热风机型号：Y4-73-9D：功率：30kw；热风炉型号：WJR120：热风炉热功率：1.5×107MJ/h；单位耗热量≤8000kj/kg；输出热风最高温度：160℃","106900","黑垦鉴2016103","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5008,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","SHNT-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","外型尺寸：3000×3000×20600mm；处理量：300t/d；降水幅：13~15%；装机容积：130m3；整机质量：65000kg；装机总容量：172.1kw；单位耗热量：≤8000kj/kg；热风机型号1：Y4-73No.11D：功率：55kw、热风机型号2：Y4-73No.10D：功率：45kw；冷风机型号：4-72-6C，功率：15kw；热风炉型号：WJR360，热风炉热功率：15042MJ/h，输出热风最高温度：160℃ ；结构形式：连续式","106900","黑垦2015011","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5009,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","SHNT-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","外型尺寸：2400×2500×17000mm；处理量：150t/d；降水幅：15%；装机容积：57m3；整机质量：45000kg；装机总容量：81.9kw；单位耗热量：≤8000kj/kg；热风机型号：Y4-73No.10D；热风机功率：45kw；冷风机型号：4-72-6C,冷风机功率：11kw；热风炉型号：WJR150，热风炉热功率：7536MJ/h；输出热风最高温度：160℃ ；结构形式：连续式","106900","黑垦2015009","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5010,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","SHNT-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","外型尺寸：3000×3000×19700mm；处理量：200t/d；降水幅：13~15%；装机容积：98.5m3；整机质量：52000kg；装机总容量：109.3kw；单位耗热量：≤8000kj/kg；热风机型号1：Y4-73No.10D：功率:37kw、型号2：Y4-73No.9D：功率：30kw；冷风机型号：4-72-6C，功率：11kw；热风炉型号：WJR200，热风炉热功率：10400MJ/h；输出热风最高温度：160℃ ；结构形式：连续式","106900","黑垦2015010","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5011,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","连续式谷物干燥机","5HLH-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","处理方式：连续式，日处理量（连续式）（t/d）：150；","106900","2016TJ501","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[5012,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","连续式谷物干燥机","5HLH-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","处理方式：连续式，日处理量（连续式）（t/d）：300；","106900","2016TJ178","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[5013,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","连续式谷物干燥机","5HLH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理方式：连续式，日处理量（连续式）（t/d）：200；","106900","2016TJ502","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[5014,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东双力现代农业装备有限公司","连续式粮食干燥机","5HL120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","结构尺寸：2280×2380×12150mm，整机质量：5280kg，结构型式：连续式，处理量120t/d，装机容积：37.6m3，电机总功率：43.45kW，热风机型号：4-72-9C，热风炉型号：5GBR-90","106900","部20170036","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[5015,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东隆中机械科技有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","型号名称 / 5HH-100连续式粮食干燥机 ；干燥方式 / 连续式； 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 2600×2600×12230 ；处理量 t/d 100 ；降水幅度 / 15%（玉米）,5%（小麦、水稻；） 缓苏段高度 mm 900； 干燥段数量/每段高度 个/ mm 2/2700 ；干燥机净容积 m3 37.45； 冷却段高度 mm 1800； 热风温度范围 ℃ 50～150 ；热风机数量 / 2； 冷却风机数量 / 1；","106900","部20190150","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[5016,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东隆中机械科技有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","型号名称 / 5HH-200连续式粮食干燥机； 干燥方式  连续式； 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 2600×2600×22350 ；处理量 t/d 200 ；降水幅度 / 15%（玉米）,5%（小麦、水稻）； 缓苏段高度 mm 900 ；干燥段数量/每段高度 个/ mm 2×7200 ；干燥机净容积 m3 95； 冷却段高度 mm 1800； 热风温度范围 ℃ 50～150 ；热风机数量 / 2；冷却风机数量 / 1；","106900","部20190149","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[5017,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东隆中机械科技有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","型号名称 / 5HH-300连续式粮食干燥机 ；干燥方式  连续式 ；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 3200×3200×21810 ；处理量 t/d 300； 降水幅度 / 15%（玉米）,5%（小麦、水稻；） 缓苏段高度 mm 900 ；干燥段数量/每段高度 个/ mm 3/4500； 干燥机净容积 m3 125 ；冷却段高度 mm 1800 ；热风温度范围 ℃ 50～150 ；热风机数量 / 3；冷却风机数量 / 1","106900","部20190151","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[5018,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构型式:连续式；处理量(KG/H)≥8333(日处理量:200T/D)；功率:106.4KW.","106900","部20152142","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5019,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","结构型式:连续式；处理量(KG/H)≥20833(日处理量:500T/D)；功率:241.6KW.","106900","部20152144","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5020,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构型式:连续式；处理量(KG/H)≥12500(日处理量:300T/D)；功率:148.1KW.","106900","部20152143","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5021,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ150-B","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：36000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:2600×2600×18800          \n处理量(kg/h)：≥6250(日处理量150t/d)                \n电机总功率（kw):98                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：300　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016027","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5022,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ200-B","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：40000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:3000×3000×23300          \n处理量(kg/h)：≥8333.3(日处理量200t/d)                \n电机总功率（kw):130                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：500　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016028","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5023,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ300-B","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：45000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:3500×3000×25000          \n处理量(kg/h)：≥125007(日处理量300t/d)                \n电机总功率（kw):188                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：708　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016029","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5024,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ500-B","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：60000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:4200×3500×26300          \n处理量(kg/h)：≥20833.3(日处理量500t/d)                \n电机总功率（kw):283                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：1040　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016030","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5025,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南亿农机械科技有限公司","连续式谷物烘干机","5H-120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","结构形式：连续式；处理量：120t/d;干燥方式：间接加热。","106900","豫2017016","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5026,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","哈尔滨东宇农业工程机械有限公司","粮食干燥机","5HSH-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","处理量：300t/d；连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：11506×4973×22000mm；干燥段数量/每段高度：顺3个/1500mm，混2个/1720mm；缓苏段数量/每段高度：5780mm；冷却段高度：1720mm；干燥机净容积：140m3","106900","部20171479","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[5027,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","哈尔滨东宇农业工程机械有限公司","粮食干燥机","5HSH-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","处理量：500t/d；连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：14633×5602×24340mm；干燥段数量/每段高度：顺3个/1550mm，混2个/2150mm；缓苏段数量/每段高度：5500mm；冷却段高度：1850mm；干燥机净容积：293m3","106900","部20171478","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[5028,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","哈尔滨东宇农业工程机械有限公司","粮食干燥机","5HSH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理量：200t/d；连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：7874×4162×17300mm；干燥段数量/每段高度：4个/1500mm；缓苏段数量/每段高度：3750mm；冷却段高度：1500mm；干燥机净容积：82m3","106900","部20171480","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[5029,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","连续式粮食干燥机","5HSN-200H","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","连续式；处理量：200t/d","106900","鄂2019111","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[5030,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州市黄河锅炉辅机厂","粮食烘干机","5HSN-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","烘干机型号  5HSN-200\n处理量200t/d \n结构形式 连续式 \n外形尺寸2500x2500x22700 \n降水幅度15%\n装机容量    94","106900","部20170567","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5031,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州市黄河锅炉辅机厂","粮食烘干机","5HSN-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","烘干机型号  5HSN-300\n结构形式    连续式\n外形尺寸    3500x3500x23700\n处理量      300t/d\n降水幅      15%\n装机容量    150.2","106900","部20170566","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5032,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州市黄河锅炉辅机厂","粮食烘干机","5HSN-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","烘干机型号  5HSN-500\n结构形式    连续式\n外形尺寸    4500x4000x26700\n处理量      500t/d\n降水幅      15%\n装机容量    212.2","106900","部20170568","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5033,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSH-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","处理量：150T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2550x3150x20210；","106900","黑垦鉴2018024","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5034,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理量：200T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3150x3150x23810；","106900","黑垦鉴2018025","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5035,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","处理量：300T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3650x3150x25610；","106900","黑垦鉴2018026","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5036,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","处理量：500T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3550×4150×303700；","106900","黑垦鉴2018027","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5037,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭凯瑞烘干设备有限公司","粮食烘干机","HGT-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/dt/d;","结构型式:连续式；整机质量:20000KG；外形尺寸(长×宽×高):3140MM×3140MM×20000MM；小时处理量玉米:10460KG/H；日处理量玉米:200T/D；燃烧机形式:间接加热；燃烧机点火方式:手动；燃烧机燃烧消耗量:0.3T/H；燃料:III类烟煤；电机总功率:98.8KW；安全装置:自动报警装置,电气过载保护装置,灭火器","106900","部2015620","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5038,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭凯瑞烘干设备有限公司","粮食烘干机","HGT-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/dt/d;","结构形式:连续式；整机质量:30000KG；外形尺寸(长×宽×高):3140MM×4200MM×20000MM；小时处理量:玉米12500KG/H；日处理量:玉米300T/D；燃烧机形式:间接加热；燃烧机点火方式:手动；燃烧机燃烧消耗量:0.5KG/H；燃料:III类烟煤；电机总功率:130KW；安全装置:自动报警装置,电气过载保护装置；漏电保护装置；灭火器","106900","部2015619","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5039,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开封市丰盛机械有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","1.结构尺寸（长×宽×高）mm：2900×3100×23500 /2.结构型式：连续式/3.处理量：200t/d/4.装机容积：108m3/5.电机总功率：117kw/6.热风机型号1：HGF-I-8C/2:HGF-I-10C/7.热风炉型号：WRM-3T/8.燃烧机型式：间接/9.燃烧机点火方式：手工/10.燃料：煤","106900","新2017077","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5040,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开封市丰盛机械有限公司","连续式粮食干燥机、","5HH-120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","1.结构尺寸（长×宽×高）mm：2400×2600×20000 /2.结构型式：连续式/3.处理量：120t/d/4.装机容积：60m3/5.电机总功率：57.1kw/6.热风机型号：HGF-I-8C/7.热风炉型号：WRM-2T/8.燃烧机型式：间接/9.燃烧机点火方式：手工/10.燃料：煤","106900","新2017076","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5041,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东省宁津县东风机械制造有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构尺寸（长*宽*高mm）:2600*2600*18800 整机质量（kg）:18500 配套动力（kw）:93.4 烘干机型号:5HH-150 结构型式:连续式 处理量t/d:150 降水幅%:15.0 装机容积m3:67.6 热风机型号:Y4-73-9D 热风机转速r/min:1450 热风机全压Pa:1470 热风机流量m3/h:48400 热风机功率kW:22.0*2台 冷风机型号:4-72-6C 冷风机转速r/min:2240 冷风机全压Pa:1660 冷风机流量m3/h:20682 冷风机功率kW:15.0 热风炉型号:WRM-3T 热风炉热功率kJ/h:7.54*10六次方 输出热风最高温度℃:180","106900","黑垦鉴2016008","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[5042,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭凯瑞烘干设备有限公司","连续式粮食烘干机","HGT-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/dt/d;","干燥方式:间接加热(连续式混流)；结构型式:间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2600MM×2600MM×18800MM；处理量:150T/D；降水幅度:15%；缓苏段高度:4500MM；干燥段数量/高度:10/900MM；装机容量:52M3；冷却段高度:2700MM；热风无难度范围:50~140℃；热风机数量:1、1；热风机型号名称:Y4-73NO9D、Y4-73NO9D；热风机转速:1450R/MIN、1450R/MIN；热风机风压:1989PA、1900PA；热风机流量:35210M3/H、30000M3/H；热风机电机功率:30KW、22KW；冷却风机型号名称:4-72NO6C；冷却风机转速:1450R/MIN；冷却风机风压:1769PO；冷却风机流量:18954M3/H；冷却风机电机功率:11KW；热风炉型号名称:3吨燃煤热风炉；热风炉炉排型式:链条式；热风炉换热器型式:管式；热风炉引烟风机型号:Y5-48NO6.3C；热风炉引烟风机转速:2650R/MIN；热风炉引烟风机流量:16577R/MIN；热风炉引烟风机电机功率:18.5KW；热风炉热功率(输出热量):7524MJ/H；热风炉燃料种类:煤；热风炉加热方式:间接；排粮电机功率:1.5KW；鼓风机功率:1.1KW","106900","部20170877","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5043,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭凯瑞烘干设备有限公司","粮食烘干机","HGT-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/dt/d;","结构形式:连续式；整机质量:45000KG；外形尺寸(长×宽×高):4340MM×3600MM×21800MM；小时处理量:玉米23820KG/H；日处理量:玉米571.7T/D；燃烧机形式:间接加热；燃烧机点火方式:0.8KG/H；燃料:III类烟煤；电机总功率:283KW；安全装置:自动报警装置,电气过载保护装置,漏电保护装置,灭火器","106900","部2015618","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5044,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","雷沃重工股份有限公司","连续式粮食干燥机","5HLH-120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","处理量：120t/d；结构型式：连续式","106900","部20160625","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[5045,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","新乡市农丰机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HLX-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构型式（连续式/循环式）：连续式；处理量：100t/d；型号名称 ：5HLX-100；干燥方式（直接加热/间接加热）：间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3500×2400×19525；干燥段数量/每段高度个/mm：7/1250；缓苏段数量//每段高度个/mm：2/1250；冷却段高度mm：1250 ；热风机数量：1个；热风机电机功率：37kW；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：4kW；燃烧器型式:直喷式；燃料种类：液化气/天然气；排粮电机功率：1.5kW；","106900","新2019093","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[5046,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","新乡市农丰机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HLX-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构型式（连续式/循环式）：连续式；处理量：200t/d；型号名称：5HLX-200；干燥方式（直接加热/间接加热）：间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：4000×2900×22500；干燥段数量/每段高度：个/mm10/1250；缓苏段数量//每段高度：个/mm2/1250；冷却段高度mm：1250；热风机数量：2个；热风机电机功率：37+45kW；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：7.5kW；燃烧器型式：直喷式；燃料种类：液化气/天然气；排粮电机功率：2.2kW；","106900","新2019094","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[5047,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","玉米烘干机","HDS-L150Y-M","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","外形尺寸：2200×2800×20000 mm；总配备动力:69.55 kW；单位耗热量:≤8000 kJ/(kg?水)；结构形式:连续式；日处理量：150t/d","106900","部20170167","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5048,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","玉米烘干机","HDS-L100Y-M","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","外形尺寸：2200×2800×18000 mm；总配备动力:55.55kW；单位耗热量:≤8000 kJ/(kg?水)；结构形式:连续式；日处理量：100t/d","106900","部20170166","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5049,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","玉米烘干机","HDS-L200Y-M","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","外形尺寸：3200×3200×22000 mm；总配备动力:105.85kW ；单位耗热量:≤8000 kJ/(kg?水)；结构形式:连续式；日处理量：200t/d","106900","部20170165","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5050,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯丰粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HG-100T","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2000*2600*16700mm；处理量：100t/d；降水幅度：5%～15%；缓苏段数量/每段高度：3个/700mm；干燥段数量/每段高度：3个/2700mm、3600mm、1800mm；干燥机净容量：35.4m3；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：110～160℃；热风机型号名称：Y4-73-8D通风机和Y4-73-7D通风机；热风机数量：2个；热风机电机功率：18.5kw和15kw；冷却风机型号名称：4-72-6C通风机；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：11kw；热风炉型号名称：WRM120-AⅡ燃煤热风炉；引烟风机型号名称：Y5-47-6C通风机；燃料种类：Ⅱ类烟煤；鼓风机功率：3.0kw；排粮电机功率：1.1kw；配套总功率：76.2kw。","106900","辽2018018","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5051,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯丰粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HG-150T","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2600*2600*18500mm；处理量：150t/d；降水幅度：5%～15%；缓苏段数量/每段高度：3个/700mm；干燥段数量/每段高度：3个/3600mm、3600mm、1800mm；干燥机净容量：60m3；冷却段高度：2700mm；热风温度范围：110～160℃；热风机型号名称：Y4-73-8D通风机和Y4-73-8D通风机；热风机数量：2个；热风机电机功率：22kw和22kw；冷却风机型号名称：4-72-7C通风机；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：15kw；热风炉型号名称：WRM180-AⅡ燃煤热风炉；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；燃料种类：Ⅱ类烟煤；鼓风机功率：4.0kw；排粮电机功率：1.1kw；配套总功率：88.2kw。","106900","辽2018019","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5052,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南中旗农机科技有限公司","粮食烘干机","5HL-5","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构型式：连续式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2414×2414×18000；电机总功率：54.7kw。","106900","豫2016084","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5053,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","南阳奥科耒科技有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","产品型号名称：5H-100型连续式粮食烘干机；结构型式:连续式；干燥方式:直接加热；外形尺寸(长×宽×高)(MM):2400×2400×10850； 处理量(T/D):100；处理量(T/H):4.2；干燥能力(T·%/H):≥21；降水幅度(%):5～10；缓苏段数量/每段高度(个/MM):5/300；干燥段数量/每段高度(个/MM):5/800；干燥机净容积(M3):41；冷却段高度(MM):1880；热风机电机功率(KW):22；冷却风机电机功率(KW):5.5；排粮电机功率(KW):0.75","106900","部20180730","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[5054,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","德州山禾农业机械制造有限公司","连续式粮食干燥机","5HSH-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","热风机：（Y4-73No8D型离心风机1台：转速1450r/min、风压1584Pa、流量32079m3/h、电机功率22KW）(Y4-73No9D型离心风机1台：转速1450r/min、风压1100Pa、流量44128m3/h、电机功率30KW）\n冷却风机：（4-72No6C型离心风机1台：转速1800r/min、风压1635Pa、流量11856m3/h、电机功率7.5KW）\n燃烧器：（RS190型燃烧器：燃烧器形式：单喷头式；热功率460.444-824.613*10四次方；燃料种类：天然气 ；加热方式：直接加热、喷火头数量1个）\n鼓风机功率：3.0KW\n排粮电机功率：1.5KW","106900","部20180993","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[5055,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","结构形式:固定式 整机质量 kg:32000 外形尺寸（长×宽×高）mm:5700×4300×17940  日处理量(连续式)t/d:120 处理方式：连续式，电机总功率 kw:78.6","106900","2015TJ147","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5056,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构形式:固定式 整机质量 kg:48500 外形尺寸（长×宽×高）mm:6500×4500×22490 日处理量（连续式）t/d:200 处理方式：连续式， 电机总功率 kw:125.1","106900","2015TJ148","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5057,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构形式:连续式 整机质量 kg:35000 外形尺寸（长×宽×高） mm:2700×2700×13500 处理量 t/d:150，处理方式：连续式;电机总功率 kw:84.6;降水幅度：13%-15%","106900","2018TJ442","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[5058,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州中谷机械制造有限公司","谷物干燥机","5HZG-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","处理量：500t/d；连续式","106900","黑垦鉴2017040","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5059,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州中谷机械制造有限公司","谷物干燥机","5HZG-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","处理量：300t/d：连续式","106900","黑垦鉴2017039","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5060,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南中农福安农业装备有限公司","连续式粮食干燥机","5HNL-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构型式：连续式 处理量（t/d）：200 干燥机机体外形尺寸（mm）:3500*3300*17500 干燥方式：间接加热 冷却段高度（mm）:2000 缓苏段高度 (mm): 1500  降水幅度 ：15%  干燥段数量/每段高度 (个/ mm)： 10/1000  干燥机净容积（m3）： 83  冷却段高度（mm ）：2000  热风温度范围 （℃）：100～140  热风机转速（ r/min）： 1450   鼓风机功率（ kW）： 5.5  排粮电机功率（ kW）： 1.5","106900","黑垦鉴2019167","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[5061,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","衡水宝鼎化工设备有限公司","连续式粮食烘干机","5HSH-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构尺寸(长*宽*高MM)2762*2560*15600整机质量:10879KG配套动力:63KW烘干机型号:5HSH-100结构型式:连续式处理量:100T/D降水幅度:15%/H装机容积:54.72M3热风炉型号:2T/H热风炉热功率:5024MJ/H燃料消耗量:210KG/H输出热风最高温度:129℃热风机型号:Y4-73-6C*2冷风机型号:4-72-6C","106900","黑垦鉴2016009","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5062,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","衡水宝鼎化工设备有限公司","连续式粮食烘干机","5HSH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构尺寸(长*宽*高MM):3660*3160*17500整机质量:14900KG配套动力:108KW烘干机型号:5HSH-200结构型式:连续式处理量:200T/D降水幅度:15%/H装机容积:107.86M3热风炉型号:4T/H热风炉热功率:10000MJ/H燃料消耗量:349.1KG/H输出热风最高温度:160℃热风机型号:Y4-73-10C热风机型号:Y4-73-9C冷风机型号:4-72-8C","106900","黑垦鉴2016010","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5063,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市天诚干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理量：264t/d,连续式\n干燥能力（t.%/h）：164.7\n配套动力（kw）：108.5","106900","黑垦鉴2015114","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5064,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市天诚干燥设备有限公司","粮食烘干机","SFH-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","处理量：384.2t/d,连续式\n干燥能力（t.%/h）：241.7；\n配套动力（kw）：172.5。","106900","黑垦鉴2019026（续）","2023-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5065,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市天诚干燥设备有限公司","粮食烘干机","SFH-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","处理量：528.2t/d,连续式\n干燥能力（t.%/h）：327.9\n配套动力（kw）：272.9","106900","黑垦鉴2019027（续）","2023-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5066,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN1000","处理型式:连续式 ;处理量:1000t/d;","结构型式:连续式；处理量(KG/H):41666.7(日处理量1000T/D)；功率:581.9KW.","106900","辽2016002","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5067,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构型式:连续式；处理量(KG/H):6250(日处理量150T/D)；功率:74.75KW.","106900","辽2016001","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5068,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","德州嘉纬环保科技有限公司","粮食干燥机","5HHL-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构形式：固定式；整机质量：35000kg；外形尺寸（长×宽×高）：16500*13500*17500；箱体外形尺寸（长×宽×高）：2750*2750*15900mm；日处理量：150T/D;处理方式：连续式；电机总功率：96kw","106900","2017TJ352","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[5069,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","德州嘉纬环保科技有限公司","粮食干燥机","5HHL-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构形式：固定式；整机质量：4800kg；外形尺寸（长×宽×高）：23600*22700*24800；箱体外形尺寸（长×宽×高）：2950*3750*21900mm；日处理量：300T/D;处理方式：连续式；电机总功率：180.1kw","106900","2017TJ353","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[5070,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","德州嘉纬环保科技有限公司","粮食干燥机","5HHL-120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","结构形式：固定式；整机质量：29000kg；外形尺寸（长×宽×高）：15800*12500*16500；箱体外形尺寸（长×宽×高）：2150*2750*14000mm；日处理量：120T/D;处理方式：连续式；电机总功率：82.9kw","106900","2017TJ354","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[5071,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ100-B","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：32000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:2050×2600×16000          \n处理量(kg/h)：≥4166.7(日处理量100t/d)                \n电机总功率（kw):70                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：200　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016026","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5072,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","5HST-15","处理型式:连续式 ;处理量:\t 300t/d;","处理量300t/d；连续式；装机容量169.5kw","106900","部20181050","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[5073,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","5HST-25","处理型式:连续式 ;处理量:\t 500t/d;","处理量500t/d；连续式；装机容量287.8kw","106900","部20181051","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[5074,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","5HST-10","处理型式:连续式 ;处理量:\t 200t/d;","处理量200t/d；连续式；装机容量142.5kw","106900","部20181049","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[5075,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","混流粮食烘干机","5HSN-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","处理量100t/d；连续式；装机容量65.35kw","106900","豫2016083","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5076,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","300t/d","处理型式:连续式 ;处理量:\t 300t/d;","处理量300t/d；连续式；装机容量93.5kw","106900","黑垦鉴2019041（续）","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[5077,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","500t/d","处理型式:连续式 ;处理量:\t 500t/d;","处理量500t/d；连续式；装机容量203kw","106900","黑垦鉴2019043（续）","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[5078,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：80000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:4800×4050×26500          \n处理量(kg/h)：≥20833.3(日处理量500t/d)                \n电机总功率（kw):70                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：200　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016033","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5079,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：60000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:3700×3200×24000          \n处理量(kg/h)：≥12500(日处理量300t/d)                \n电机总功率（kw):173                            \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：620　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016034","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5080,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天星机械有限公司","谷物干燥机","MCGD-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","处理量(t/d ): 100;连续式；降水幅度 : 12-16%","106900","部20171476","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5081,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天星机械有限公司","谷物干燥机","MCGD-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理量(t/d ): 200;连续式；降水幅度 : 12-16%","106900","部20171477","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5082,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：55000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:3200×3200×23000          \n处理量(kg/h)：≥8333.3(日处理量200t/d)                \n电机总功率（kw):123                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：400　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016035","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5083,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构型式：连续式\n整机质量（kg)：45000                 \n外型尺寸（长×宽×高）mm:2800×2800×18500          \n处理量(kg/h)：≥6250(日处理量150t/d)                \n电机总功率（kw):90                             \n燃烧机型式:执风炉                                   \n点火方式:人工\n燃料消耗量(kg/h)：300　　\n燃料：煤。安全装置：电控系统有短路、过载保护装置等","106900","辽2016036","2020-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5084,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市九华粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-200T","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理量(t/d):≥200  .连续式\n外型尺寸（长×宽×高）mm:3000×3000×22100\n配套总功率（kw):152  \n降水幅度：5%～15%　　　　　\n缓苏段高度(mm)：3624\n干燥段数量/每段高度(个/mm)：3/1段5436、2段3624、3段4530\n干燥机净容积（m3）：123.3　　                 \n冷却段高度(mm)：2718\n热风温度范围（℃）：40～160","106900","辽2017032","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5085,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市九华粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-100T","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","处理量(t/d):≥100  .连续式\n外型尺寸（长×宽×高）mm:2600×2000×15500\n配套总功率（kw):84.2  \n降水幅度：5%～15%　　　　　\n缓苏段高度(mm)：2718\n干燥段数量/每段高度(个/mm)：2/4530\n干燥机净容积（m3）：49.6　　                 \n冷却段高度(mm)：1812\n热风温度范围（℃）：40～160","106900","辽2017030","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5086,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市九华粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-150T","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","处理量(t/d):≥150  .连续式\n外型尺寸（长×宽×高）mm:2600×2600×18400\n配套总功率（kw):108.3  \n降水幅度：5%～15%　　　　　\n缓苏段高度(mm)：2718\n干燥段数量/每段高度(个/mm)：2/1段6342、2段4530\n干燥机净容积（m3）：90.8　　                 \n冷却段高度(mm)：2718\n热风温度范围（℃）：40～160","106900","辽2017031","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5087,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市九华粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-300T","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:3500×3000×24945\n处理量t/d:≥300\n降水幅度：5%～15%\n缓苏段数量/每段高度:3/906\n干燥段数量/每段高度:3/5436、4530、5436\n干燥机净容积（m3）：151.0872　　                 \n冷却段高度(mm)：2718\n热风温度范围（℃）：40～160","106900","辽2018031","2022-12-31","通用类","辽宁省",""]
[5088,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-4","处理型式:整体脱水 ;容积:3.5m³;","烘干室容积:3.5m3,干燥处理方式：整体脱水","1700","鄂2017224","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5089,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","江苏久泰环保能源科技有限公司","果蔬烘干机","JT-5HGD-1","处理型式:整体脱水 ;容积:1m³;","有效容积：1m3，整体脱水。","1700","GZNJ/TJ 2018-128","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5090,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","云南航辉新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGD-0.6","处理型式:整体脱水 ;容积:0.6m³;","烘干容积：0.6M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：1000*710*1765（MM），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房，50MM双面彩钢泡沫夹心板，热风风机：1台、功率：0.24KW，供热装装置：热泵、功率：2.175KW，总换热面积：27.5㎡，燃料种类：电，含热泵、风机、温湿度智能控制器、烤箱等配置","1700","滇2018078","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5091,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","重庆申基特机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-0.3","处理型式:整体脱水 ;容积:0.3m³;","烘干室容积0.3m3、整体脱水、干燥能力：≥1.5kg/h、供热方式（型号）：PLB(Ⅱ)163/220V/1500W(2000W)/40*90*26、供热方式（类型）加热管1.5kW/2.0kW、结构形式:敞开式、外形尺寸（主机925mm*925mm*1370mm）、冷/热循环风机：0.37kw","1700","GZNJ/TJ 2018-136","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5092,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-0.5CK","处理型式:整体脱水 ;容积:0.5m³;","烘干容积:0.5立方,结构型式:敞开式,供热装置:BSJ-25D/Y、热泵,电,功率1KW,脱水方式：整体脱水","1700","GZNJ/TJ 2018-232","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5093,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","果蔬烘干机","YS-5GHZ-2","处理型式:整体脱水 ;容积:1.39±5%m³;","1、结构型式：托盘旋转式；2、外形尺寸（长×宽×高）：1180×1095×2100（±100）mm；3、风机电机功率：0.55kw；4、烘干室容积：1.39（±5%）m3；5、干燥能力：≥6kg/h；6、耗电率：≤1.5kw·h/kg","1700","GZNJ/TJ 2018-027","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5094,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HD-0.6","处理型式:整体脱水 ;容积:0.63m³;","烘干室容积（m3）：0.63; 处理方式：整体脱水；干燥不均匀度（%）：≤1；单位耗热量（MJ/kg水）≤5.","1700","黑垦鉴2016027","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5095,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","重庆共展科技有限公司","果蔬烘干机","5HGD-0.35","处理型式:整体脱水 ;容积:0.35m³;","结构型式：烤槽敞开式；外形尺寸（长*宽*高）：1600*960*870（±5%）；容积：0.35m3（±5%）；供热方式：电加热；电加热功率：6kW；烘干方式：整体脱水。","1700","GZNJ/TJ 2018-237","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5096,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","果蔬烘干机","YS-5GHZ-Q3","处理型式:整体脱水 ;容积:2.3（±5%）m³;","1、结构型式：托盘旋转式；2、外形尺寸（长×宽×高）：1690×1290×2330（±100）mm；3、风机电机功率：0.75kW；4、供热方式：液化气加热；5、辅助电加热功率：18kW；6、烘干室容积：2.3（±5%）m3；7、干燥能力：≥13kg/h；8、干燥不均匀度：≤5%","1700","GZNJ/TJ 2018-075","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5097,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","云南精驰农机有限公司","果蔬烘干机","5HG-1D","处理型式:整体脱水 ;容积:1m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×1300×1550、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：1m3、耗电率（kw·h）/kg：1.8、总功率kw：3.97、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。","1700","GZNJ/TJ 2018-139","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5098,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-0.3CK","处理型式:整体脱水 ;容积:0.3m³;","烘干容积:0.3立方,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,换热器总换热面积:≥37平方,供热装置:BSJ-25D、热泵,电,功率1.2KW","1700","滇2018002","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5099,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-0.3CD","处理型式:整体脱水 ;容积:0.3m³;","烘干容积:0.3立方,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,,供热装置:电炉丝,电,功率1.8KW*2","1700","滇2018001","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5100,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","云南兴农家烘烤设备股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-0.3","处理型式:整体脱水 ;容积:0.3m³;","规格型号：5HG-0.3；处理方式：整体脱水；额定功率：1.8KW；结构型式：烤槽敞开式；外形尺寸（长、宽、高）：910*910*1190；烘干室容积（m3）：0.3；","1700","GZNJ/TJ 2018-096","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5101,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","重庆汇田机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HRG-0.3","处理型式:整体脱水 ;容积:0.3m³;","烘干方式：整体脱水；结构形式：敞开式；外形尺寸（长x宽x高）mm：910x910x1250","1700","GZNJ/TJ 2018-229","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5102,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","重庆汇田机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HRG-1.0","处理型式:整体脱水 ;容积:1m³;","烘干方式：整体脱水；结构形式：敞开式；外形尺寸（长x宽x高）mm：2500x1260x1050","1700","GZNJ/TJ 2018-245","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5103,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","重庆汇田机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HDG-0.35/3.0","处理型式:整体脱水 ;容积:0.35m³;","烘干方式：整体脱水；结构形式：敞开式；外形尺寸（长x宽x高）mm：1620x960x850","1700","GZNJ/TJ 2018-127","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5104,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-3-X2","处理型式:整体脱水 ;容积:3.5m³;","\"1、容积3—5m3果蔬烘干机(整体脱水)，烘干室容积：3.5（m3）；\n2、结构形式：整体箱式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：2390×1890×2270；\n4、单个干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：1010×810×2150；\n5、烘干室数量（个）：2；\n6、烘干有效面积（m2）：20.8；\n7、配套总功率（kw）：1.65；\n8、加热方式：间接加热；\n9、燃料种类：生物质成型燃料；\n10、控制方式：自动控制；\"","1700","鄂2018151","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5105,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","江苏久泰环保能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JT-5HGB-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","有效容积：6m3，整体脱水。","7400","GZNJ/TJ 2018-130","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5106,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","三明市同硕机械制造有限公司","生物质成型燃料果蔬烘干机","5HGS-5.5-X","处理型式:整体脱水 ;容积:5.5m³;","1.烘干室容积：5.5m3整体脱水；2.结构形式：箱体式；3.外形尺寸(长×宽×高)：2300×2385×2540；4.冷/热循环风机3个，功率0.25kw；5.供热方式：生物质成型燃料；","7400","GZNJ/TJ 2018-196","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5107,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-12-F","处理型式:整体脱水 ;容积:12m³;","\"1、容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水)，烘干室容积（m3）：12；\n2、结构形式：整体房式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：5000×2380×2355；\n4、干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：2670×2150×2200；\n5、烘干有效面积（m2）：38.4；\n6、配套总功率（kw）：2.35；\n7、加热方式：间接加热；\n8、燃料种类：生物质成型燃料；\n9、控制方式：自动控制；\"","7400","鄂2018153","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5108,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","云南和一农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","HY5HG-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","烤房容积:6(M3),处理方式:整体脱水,烘干容量:500(KG),整机功率:0.55(KW),外形尺寸(长*宽*高):2700*2000*2000(MM)(不含烟囱高度),结构质量:680(KG),总换热面积:2.5(M2),小时能耗量(煤):≤0.8(KG/H),热风温度:室温~65℃可调,含烤房、风机、温控器、热源等配置","7400","滇201524","2019-12-31","非通用类","云南省",""]
[5109,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HF-7","处理型式:整体脱水 ;容积:7.95m³;","外形尺寸:3920×1970×2420 mm；配套动力：2.35KW；处理方式:整体脱水；烘干室容积:7.95立方米","7400","黑垦鉴2016014","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5110,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HD-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","烘干室容积：（m3）6.0，外形尺寸（mm）1600*2200*1950,加热方式：生物质热风炉间接加热，烘干方式：整体脱水，配套总功率：（kw）1.16。","7400","黑垦鉴2017065","2021-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5111,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","重庆共展科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","结构型式：密封箱体式；外形尺寸（长*宽*高）：3330*1700*1750（±5%）（不含烟囱）；容积：6m3（±5%）；供热方式：生物质颗粒；烘干方式：整体脱水。","7400","GZNJ/TJ 2018-233","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5112,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","安徽省安庆市信和王制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HGS-15RB","处理型式:整体脱水 ;容积:15m³;","结构型式：批式 外形尺寸（长×宽×高）mm：4600×3000×2200 风机功率：0.75KW 配套总功率：3.5KW  有效干燥面积：15m3 有效干燥面积：50.6㎡ 烘干方式：热风循环、整体脱水  燃料：空气能热泵+电辅热","7400","2018TJ252","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5113,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","云南精驰农机有限公司","果蔬烘干机","5HG-6D","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3200×2000×1900、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：6m3、耗电率（kw·h）/kg：1.8、总功率kw：5.85、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。","7400","GZNJ/TJ 2018-140","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5114,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-6K","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","烘干容积:6立方,结构型式:密封箱体式,供热装置:BSJ-65CC、电机功率0.55KW,辅助电加热功率（适用时）：9KW，脱水方式：整体脱水","7400","GZNJ/TJ 2018-230","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5115,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","重庆汇田机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HCG-7.2/32.8","处理型式:整体脱水 ;容积:7.2m³;","烘干方式：整体脱水；温湿度控制方式：智能控制；结构形式：整体板房式；外形尺寸（长x宽x高）mm：2800x1800x2450","7400","新2017121","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5116,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","宁德市建雄能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JX-5HGK-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","有效容积：6m3，整体脱水，空气能热泵供热。","7400","GZNJ/TJ 2019-117","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5117,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-40","处理型式:整体脱水 ;容积:8.18m³;","外型尺寸:3460×1280×2410MM；干燥室尺寸:2950×1180×2350MM；烘干室容积:8.18M3；装机总容量:9.295KW；加热方式:电加热；排潮口型式:轴流风机；排潮口尺寸:210Ф；烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM；烘干车数量:1个；托盘外形尺寸:1180×1040×40MM；托盘数量:20个；","7400","黑垦鉴2016024","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5118,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-11","处理型式:整体脱水 ;容积:11m³;","1.产品型号:5LB-11\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):3300×2300×2180mm\n4.烘干室内部尺寸（长×宽×高）:烘干室1：2150×1050×2100mm\n烘干室2：3150×1050×2100mm\n5.风机功率（循环风机）:1.5kW\t\n6.配套总功率:4.33kW\n7.有效干燥面积:48㎡\n8.有效干燥体积:11m3\n9.烘干方式:整体脱水\n10.燃料:空气能热泵+电\n11.温湿控制方式:自动\n12.热风温度范围:30～80\t℃\t\n13.燃料添加方式:自动\n14.安全装置:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器。","7400","2018TJ026","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5119,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-10","处理型式:整体脱水 ;容积:10m³;","1.产品型号:5LB-10\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):5750×1400×2620mm\n4.风机功率（循环风机）:2.4kW\t\n5.有效干燥体积:10m3\n6.烘干方式:整体脱水\n7.燃料:生物质燃料\n8.温湿控制方式:自动","7400","2017TJ318","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5120,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","1.产品型号:5LB-6\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):2830×1700×2150mm\n4.烘干室内部尺寸（长×宽×高）：1060×810×2000mm*4个\n5.配套总功率：24.2kW\n6.有效干燥体积:6m3\n7.烘干方式:整体脱水\n8.燃料:电\n9.温湿控制方式:自动","7400","2018TJ023","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5121,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-9","处理型式:整体脱水 ;容积:9m³;","1.产品型号:5LB-9\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):3800×2040×2350mm\n4.烘干室内部尺寸（长×宽×高）:2150×1940×2300mm\n5.风机功率（循环风机）:1.5kW\t\n6.配套总功率:2.18kW\n7.有效干燥面积:48㎡\n8.有效干燥体积:9m3\n9.烘干方式:整体脱水\n10.燃料:生物质成型燃料\n11.温湿控制方式:自动\n12.热风温度范围:30～90\t℃\t\n13.燃料添加方式:自动\n14.安全装置:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器。","7400","2018TJ028","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5122,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","云南盛天农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGM-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","烘干容积:6m3,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高)(MM):4100*1700*1400(不含烟囱高度),整机功率(KW):0.66,结构质量(KG):680,烘干容量(KG):300~600,总换热面积(M2):2.5,小时能耗量(KG/H)(煤等):≤1.5,热风温度(℃):室温~65可调,含烤房、风机、温控器、热源等配置","7400","滇2016190","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5123,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-3","处理型式:整体脱水 ;容积:10m³;","容积：10m3±10%，表面烘干；电压：220V/380V；功率：3.0KW；加热方式：热泵加热","7400","苏农机（2016）第（0250）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5124,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","云南精旭农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-6D","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：3200×2000×1900、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：6m3、耗电率（kw·h）/kg：1.8、总功率kw：5.85、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。","7400","GZNJ/TJ 2018-142","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5125,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","曲靖市盛远制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGM-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","结构型式：箱式；外形尺寸：7300*3200*2750；箱体材料：聚氨酯；供热方式：燃煤热风炉；额定功率：1.25；烘干方式：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2019-087","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5126,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南穗特丰农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HG-16-1","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","容积16M3,整体脱水,整机功率0.61KW；含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置","11300","滇201654","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5127,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-38","处理型式:整体脱水 ;容积:38m³;","5HGS-38\n外形尺寸（长×宽×高）：7100×3600×4700mm，风机功率：3.72kw，有效干燥体积:38m3，烘干方式：整体脱水，燃料：煤、生物质；结构型式：板式活动房","11300","2015TJ562","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5128,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南华安机械有限公司","果蔬烘干机","5HDG-25","处理型式:整体脱水 ;容积:25m³;","结构型式：箱式；外形尺寸（长*宽*高）mm：(5230*2450*2430)±100；冷/热循环风机数量：4个；电机功率kw：0.55；排湿风机数量：4个；电机功率kw：0.038；烘干室容积m3：25±5%；干燥能力kg/h：≥2.0；干燥不均匀度：≤10.0%","11300","GZNJ/TJ 2019-148","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5129,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南华安机械有限公司","果蔬烘干机","5HBG-22","处理型式:整体脱水 ;容积:22m³;","结构型式：箱体；外形尺寸（长*宽*高）mm：(7185*2600*2300)±100；冷/热循环风机数量：12个；电机功率kw：0.55；烘干室容积m3：22±5%；干燥能力kg/h：≥2.0；干燥不均匀度：≤10.0%","11300","GZNJ/TJ 2019-149","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5130,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-32","处理型式:整体脱水 ;容积:32m³;","烘干室容积:32m3,干燥处理方式：整体脱水","11300","鄂2017225","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5131,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州市盛之远农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-19","处理型式:整体脱水 ;容积:19.4m³;","外形尺寸（长×宽×高）：5655×2490×2570mm,风机功率2.2kW,有效干燥体积19.4m3,烘干方式:热风式（整体脱水）,燃料:煤、生物质\n，温湿控制方式：自动控制，结构型式：厢式，燃料添加方式：人工","11300","2017TJ023","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5132,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州市盛之远农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HRG-52/160","处理型式:整体脱水 ;容积:52.4m³;","烘干方式：整体脱水，外形尺寸（长×宽×高)：8200×2900×2700㎜，烘干室有效容积52.4m3，烘干室结构形式：箱体式；气流循环方式：自上而下，物料盘架数量4个，物料盘架上物料盘数量10个，总摊料面积162㎡，热泵型号：TYD-050H，热泵额定输入功率4.1kW，热泵额定制热量：11.5W，热泵数量1个，循环风机功率0.55kW，循环风机数量2个，排湿风机功率0.18kW，排湿风机数量1个，温湿度控制设备控制方式：PLC智能控制，批处理量22-28t（青萝卜）","11300","新2019090","2024-04-10","非通用类","河南省",""]
[5133,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州市盛之远农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HYG-52/160","处理型式:整体脱水 ;容积:52.4m³;","烘干方式：整体脱水，外形尺寸（长×宽×高)：8200×2900×2700㎜，烘干室有效容积52.4m3，烘干室结构形式：箱体式；气流循环方式：自上而下，物料盘架数量4个，物料盘架上物料盘数量10个，总摊料面积160㎡，热泵型号：PX6 oil burner，热风炉供热能力：35~70kJ/h，热风炉数量1个，热风炉安装位置：后部，循环风机功率2.2kW，循环风机供风量380m3/h，循环风机数量1个，排湿风机功率0.18kW，排湿风机数量1个，温湿度控制设备控制方式：PLC智能控制，批处理量22-28t（青萝卜）","11300","新2019091","2024-04-10","非通用类","河南省",""]
[5134,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","昆明驰展润创农业机械销售有限公司","果蔬烘干机","5HG-15.5","处理型式:整体脱水 ;容积:15.5m³;","烘干室容积：15.5m3；整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2018-207","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5135,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","江苏久泰环保能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JT-5HGB-54","处理型式:整体脱水 ;容积:54m³;","有效容积：54m3，整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-131","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5136,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","江苏久泰环保能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JT-5HGB-83","处理型式:整体脱水 ;容积:83m³;","有效容积：83m3，整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-132","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5137,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","六安新之农机电设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-55RB","处理型式:整体脱水 ;容积:55m³;","结构型式：批式，外形尺寸：9200×3450×2300mm,配套功率：15kw,有效干燥体积：55m3，烘干方式：整体脱水，燃料：空气能热泵，","11300","2018TJ272","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5138,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","六安新之农机电设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-21RB","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","结构型式：批式，外形尺寸：5500×2800×2100mm,配套功率：7.5kw,有效干燥体积：21m3，烘干方式：整体脱水，燃料：空气能热泵，","11300","2018TJ271","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5139,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","六安新之农机电设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-36D","处理型式:整体脱水 ;容积:36m³;","结构型式：批式、整体烘干，外形尺寸：6000×2800×2700mm,配套功率：2.2kw,有效干燥体积：36m3，烘干方式：整体脱水，燃料：电","11300","2019TJ063","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5140,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","昆明驰展润创农业机械销售有限公司","果蔬烘干机","5HG-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","烘干室容积：40m3；整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2018-151","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5141,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南航辉新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HG-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","烘干室容积：40(M3)，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6500*2800*3200（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，冷/热循环风机数量：1个，电机功率：1.1kW，供热方式型号：550炉子，供热方式类型：燃煤，数量：1个，辅助电加热功率（适用时）：0.15KW, 干燥能力：≥20kg/h,干燥不均匀度：≤10％","11300","GZNJ/TJ 2018-180","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5142,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南天赫伟业能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGZ-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20.8m³;","排湿风机1台,功率0.37KW；循环风机12台,单台功率0.25KW；","11300","鄂2018135","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5143,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","厦门科德威实业有限公司","果蔬烘干机","TH-5HG-20RBA","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2360×2375（±5%）；库体尺寸（长×宽×高）mm：4650×2360×2375（±5%）；烘干室容积20（±5%）m3；库板厚度mm：≥75；烘干方式：整体脱水；供热方式：热泵（空气能）；循环风机总功率：3.3kw；循环风机数量：6个；循环风机额定电压：380V；循环风机额定转速：2000r/min；排湿风机总功率：0.5kW；排湿风机数量：2个；排湿风机额定电压：380V；排湿风机额定转速：2900r/min；热泵额定功率：10.134kW；压缩机功率：9.294kW；热泵额定电压：380V；热泵数量：1个；","11300","GZNJ/TJ 2018-118","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5144,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南康安科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-35","处理型式:整体脱水 ;容积:35m³;","1、烘干室容积：35m3；\n2、外形尺寸：5500*3000*2850mm；\n3、加热方式：生物质热风炉加热（间接加热）；\n4、配套总功率：0.99kW；","11300","黑垦鉴2019075","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5145,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆市万穗机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-15","处理型式:整体脱水 ;容积:15m³;","1、烘干室容积：15m3；2、烘干方式：整体脱水；3、外形尺寸(长*宽*高）：4600*2100*2400mm；4、干燥能力：≥15kg/h；5、额定功率：26.88kw；","11300","GZNJ/TJ 2018-066","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5146,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆市万穗机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-30","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","1、烘干室容积：30m3；2、烘干方式：整体脱水；3、外形尺寸(长*宽*高）：6160*3100*3050mm；4、干燥能力：≥25kg/h；5、额定功率：34.58kw；","11300","GZNJ/TJ 2018-063","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5147,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南道坦新能源有限公司","果蔬烘干机","5HG-70","处理型式:整体脱水 ;容积:70m³;","烘干容积：70M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：9460*2800*3400（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房结构：加热室：，50MM双面彩钢岩棉板，夹芯板密度：≥80kg/m3,烘干室：50mm双面彩钢聚氨酯夹芯板，密度≥35kg/m3,热风风机：1台、功率：1.5或2.2KW，助燃风机：1台、功率：0.15KW或0.25KW，供热装装置：650或750热风炉，燃料种类：煤、生物质颗粒等，总换热面积：6.4㎡或9.8㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置","11300","滇2019032","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5148,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","三明市同硕机械制造有限公司","热泵果蔬烘干机","5HRBF-20-12","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","1.容积20m3；整体脱水；2.结构形式：箱体式；3.外形尺寸(长×宽×高)：6400×2565×2260；4.冷/热循环风机：8个，功率0.25kw；5.供热方式：1个，空气能热泵；6.辅助电加热功率：18kw","11300","GZNJ/TJ 2018-198","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5149,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","三明市同硕机械制造有限公司","生物质成型燃料果蔬烘干机","5HGS-18-X","处理型式:整体脱水 ;容积:18m³;","1.烘干室容积：18m3，整体脱水；2.结构型式：箱体式；3.外形尺寸(长×宽×高)：5710×2700×2680；4.冷/热循环风机：2个，功率1.1kw；5.排湿风机:2个，功率0.35kw；6.供热方式：生物质成型燃料；","11300","GZNJ/TJ 2018-197","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5150,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","贵州省兴黔农牧科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HRB-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","容积16立方，热泵功率3KW,辅助加热2KW","11300","黔农机2017001","2021-12-31","非通用类","贵州省",""]
[5151,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","贵州省兴黔农牧科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HRL-22","处理型式:整体脱水 ;容积:22m³;","容积22立方，风机功率750W。","11300","黔农机2017003","2021-12-31","非通用类","贵州省",""]
[5152,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","贵州省兴黔农牧科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HRL-35","处理型式:整体脱水 ;容积:35m³;","容积35立方，风机功率750W.","11300","黔农机2017004","2021-12-31","非通用类","贵州省",""]
[5153,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","贵州省兴黔农牧科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HRB-21","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","容积21立方，热泵功率≥5KW，辅助加热≥4.5KW。","11300","黔农机2017002","2021-12-31","非通用类","贵州省",""]
[5154,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","贵州省兴黔农牧科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HRL-76","处理型式:整体脱水 ;容积:76m³;","容积76立方，风机功率1.5KW。","11300","黔农机2017005","2021-12-31","非通用类","贵州省",""]
[5155,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-60","处理型式:整体脱水 ;容积:60m³;","1.烘干机方式：热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8200*3200*3600；3.箱体尺寸（mm):6700*2800*3500；4.风机功率：2.2KW；5.配套功率：2.83KW；6.有效干燥体积：60m3；7.有效干燥面积：202㎡；8.燃料：生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动/自动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","11300","2017TJ026","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5156,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-80","处理型式:整体脱水 ;容积:80m³;","1.烘干机方式：热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8200*3200*3600；3.箱体尺寸（mm):6700*2800*3500；4.风机功率：2.2KW；5.配套功率：2.83KW；6.有效干燥体积：60m3；7.有效干燥面积：202㎡；8.燃料：生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动/自动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","11300","甘农机2018114","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5157,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南达尔沃机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-15","处理型式:整体脱水 ;容积:15m³;","结构型式：箱式；供热方式：生物质热风炉；烘干室容积：15；额定功率：1.64；烘干方式：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2019-090","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5158,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-240A","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：50m3；总摊料面积：240㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）11500*4100*2690，热泵型号FWR-32*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","11300","新2017060","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5159,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-160A","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：50m3；总摊料面积：160㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）12000*3350*2690，热泵型号FWR-24*2/Z1 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","11300","新2017058","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5160,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-180A","处理型式:整体脱水 ;容积:34m³;","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：34m3；总摊料面积：180㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）10500*3200*2690，热泵型号FWR-32*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","11300","新2017059","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5161,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆申基特机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-18","处理型式:整体脱水 ;容积:18m³;","烘干室容积18m3、整体脱水、干燥能力≥70kg/h、供热方式（燃油/燃气/煤/生物颗粒）、结构形式（一体砖混式/聚氨酯岩棉）、外形尺寸（主机1600*1860*3100）、(洪池5300*2300*1760)、冷/热循环风机4.95-6.75kw","11300","GZNJ/TJ 2017-167","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5162,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGD-21-F","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","\"1、容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水），烘干室容积（m3）：21；\n2、结构形式：整体房式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：7240×2570×2175；\n4、干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：4420×2250×2200；\n5、压缩机额定功率（kw）：5.145\n6、配套总功率（kw）：15.5；\n7、库板材质：聚氨酯；\n8、库板厚度（mm）：75；\n9、加热方式：间接加热；\n10、燃料种类：热泵（空气能）；\n11、控制方式：自动控制；\"","11300","鄂2018155","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5163,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-23-F","处理型式:整体脱水 ;容积:23m³;","\"1、容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水），烘干室容积（m3）：23；\n2、结构形式：整体房式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：7530×2380×2500；\n4、干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：5000×2150×2200；\n5、烘干有效面积（m2）：76.8；\n6、配套总功率（kw）：3.24；\n7、加热方式：间接加热；\n8、燃料种类：生物质成型燃料；\n9、控制方式：自动控制；\"","11300","鄂2018156","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5164,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南和一农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-50K","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","烘干室容积：50(M3)，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：8200*3400*3200（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，冷/热循环风机数量：12个，电机功率：0.25kW，排湿风机：数量：1个，电机功率：0.55kW,供热方式型号：MDH15，供热方式类型：热泵，数量：1个，辅助电加热功率（适用时）：9KW, 干燥能力：≥25kg/h,干燥不均匀度：≤10％，耗电率：≤1.5（kW.h）/kg","11300","GZNJ/TJ 2018-182","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5165,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南和一农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","烘干室容积：40(M3)，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6000*2800*3600（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，冷/热循环风机数量：1个，电机功率：1.1kW，供热方式型号：550炉子，供热方式类型：燃煤，数量：1个，辅助电加热功率（适用时）：0.15KW, 干燥能力：≥20kg/h,干燥不均匀度：≤10％","11300","GZNJ/TJ 2018-181","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5166,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南和一农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGM-30","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","烘干容积：30M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6880*3300*2400（MM）（含雨棚、不含烟囱），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房，50MM双面彩钢泡沫夹心板，热风风机：1台、功率：0.75KW，助燃风机：1台、功率：0.15KW，供热装装置：热风炉，燃料种类：煤、木材等，总换热面积：3.4㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置","11300","滇2018080","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5167,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南和一农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","HY5HG-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","烤房容积:16(M3),处理方式:整体脱水,烘干容量:1000(KG),整机功率:0.75(KW),外形尺寸(长*宽*高):5500*2000*2000(MM)(不含烟囱高度),结构质量:880(KG),总换热面积:3.5(M2),小时能耗量(煤):≤1.0(KG/H),热风温度:室温~65℃可调,含烤房、风机、温控器、热源等配置","11300","滇201525","2019-12-31","非通用类","云南省",""]
[5168,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFP-50.1","处理型式:整体脱水 ;容积:50.1m³;","外形尺寸:8730×3500×2700 mm；配套动力:4.8 kW；托盘车:9个；托盘:576 个；处理方式:整体脱水；烘干室容积:50.1立方米","11300","黑垦鉴2015101","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5169,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFP-50","处理型式:整体脱水 ;容积:58m³;","外形尺寸:8730×3500×2700 mm；配套动力:4.8 kW；燃烧种类：生物质颗粒；处理方式:整体脱水；烘干室容积:58立方米","11300","黑垦鉴2016097","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5170,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HF-48.6","处理型式:整体脱水 ;容积:48.6m³;","外形尺寸:8000×3500×3200 mm；配套动力：2.7KW；处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米","11300","黑垦鉴2015102","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5171,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HH-48.6","处理型式:整体脱水 ;容积:48.6m³;","外形尺寸:8000×4000×3200 mm；配套动力:2.7 kW；处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米","11300","黑垦鉴2015088","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5172,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HDG-50.1/153","处理型式:整体脱水 ;容积:50.1m³;","外形尺寸:8730×3500×2700 mm；配套动力:60kW；托盘车:9个；托盘:576 个；处理方式:整体脱水；烘干室容积:50.1立方米","11300","新2018010","2022-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5173,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-51R","处理型式:整体脱水 ;容积:51m³;","外形尺寸:8400×3200×2800 mm；装机总容量：28.7KW；加热方式：热泵间接加热；处理方式:整体脱水（带补助热源）；烘干室容积:51立方米","11300","黑垦鉴2016152","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5174,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HF-15","处理型式:整体脱水 ;容积:15.42m³;","外形尺寸:5390×2330×2420 mm；配套动力：2.35KW；处理方式:整体脱水；烘干室容积:15.42立方米","11300","黑垦鉴2016015","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5175,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-17（RB）","处理型式:整体脱水 ;容积:17m³;","有效干燥体积：17m3 ；整体脱水","11300","2016TJ121","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5176,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-100AK","处理型式:整体脱水 ;容积:100m³;","烘干容积:100立方,结构型式:密封箱体式,热风风机功率:0.9KW/台*3台,换热器总换热面积:≥500平方,供热装置:BSJ-65S热泵*2台,电,功率9KW","11300","滇2018003","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5177,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-16K","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","烘干容积:16立方,结构型式:密封箱体式,供热装置:BSJ-65CC、电机功率0.9KW/台+0.55KW/台，共两台。辅助电加热功率（适用时）：9KW，脱水方式：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2018-231","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5178,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-30AK","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","烘干容积:30立方,热风风机功率:0.9KW/台*2台,总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65CC、热泵,电,功率:4.5KW","11300","滇2018005","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5179,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","江苏久泰环保能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JT-5HGK-25","处理型式:整体脱水 ;容积:25m³;","有效容积：25m3，整体脱水，空气能热泵加热。","11300","GZNJ/TJ 2019-119","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5180,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","江苏久泰环保能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JT-5HGK-52","处理型式:整体脱水 ;容积:52m³;","有效容积：52m3，整体脱水，空气能热泵加热。","11300","GZNJ/TJ 2019-120","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5181,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-50","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","1.烘干机方式热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8050*3550*3100；3.箱体尺寸（mm):6300*3450*2550；4.风机功率：1.5*2KW；5.配套功率：3.75KW；6.有效干燥体积：50m3；7.有效干燥面积：162㎡；8.燃料：洁净型煤、生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","11300","2017TJ025","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5182,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-30","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","1.烘干机形式：整体脱水2. 脱水量：150 kg/h 3. 结构质量：2180kg 4. 输出热风量：2100-3200 m3/h 5. 离心风机：1台 6. 排烟风机：1台 7. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积: 9*12层=108 m2 9. 脱水床孔径: 4*4nn 10. 脱水床层数：12层 。11.容积：30m3","11300","甘农机2018113","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5183,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","东莞市科信新能源设备有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","KOS-5HG-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20±5%m³;","型号规格：KOS-5HG-20 \n外形尺寸（长×宽×高）：5400×2200×2360mm（±5%） \n供热方式型号： 电（空气能热泵）KOS-KHR-22IICD 1台 \n烘干室容积：20±5%m3","11300","GZNJ/TJ 2018-178","2023-12-31","非通用类","广东省",""]
[5184,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","东莞市科信新能源设备有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","KOS-5HG-30","处理型式:整体脱水 ;容积:30±5%m³;","型号规格：KOS-5HG-30 \n外形尺寸（长×宽×高）：9400×2300×2500mm（±5%）\n供热方式型号： 电（空气能热泵）KOS-KHR-54IICD 1台 \n烘干室容积：30±5%m3","11300","GZNJ/TJ 2018-179","2023-12-31","非通用类","广东省",""]
[5185,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HD-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","烘干室容积：（m3）16.0，外形尺寸（mm）2900*2700*2200,加热方式：生物质热风炉间接加热，烘干方式：整体脱水，配套总功率：（kw）1.19。","11300","黑垦鉴2017066","2021-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5186,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","曲靖市盛远制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGD-23","处理型式:整体脱水 ;容积:23m³;","结构型式：箱式；外形尺寸：4250*3200*2750；供热方式：电加热；额定功率：19.25；烘干方式：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2019-085","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5187,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","曲靖市盛远制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGM-36","处理型式:整体脱水 ;容积:36m³;","结构型式：箱式；外形尺寸：6700*3200*2750；供热方式：燃煤热风炉；额定功率：0.9kW；烘干方式：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2019-088","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5188,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽省安庆市信和王制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HGS-60RB","处理型式:整体脱水 ;容积:60m³;","结构型式：批式 外形尺寸（长×宽×高）mm：8800×4200×2800 风机功率：4.6KW 配套总功率：12.5KW  有效干燥面积：60m3 有效干燥面积：176㎡ 烘干方式：热风循环、整体脱水  燃料：空气能热泵+电辅热","11300","2018TJ253","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5189,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆共展科技有限公司","果蔬烘干机","5HGR-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","结构型式：密封箱体式；外形尺寸（长*宽*高）：6800*3160*3210（±5%）（不含热泵机组）；容积：40m3（±5%）；供热方式（型号）：KOS-KHR-36ⅡD；供热方式（类型）：空气能热泵；供热方式（数量）：1个；辅助电加热功率：18kW；烘干方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-236","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5190,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆共展科技有限公司","果蔬烘干机","5HGM-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","结构型式：密封箱体式；外形尺寸（长*宽*高）：6100*3160*3210mm（±5%）（不含烟囱）；容积：40m3；供热方式：煤；烘干方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-238","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5191,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆共展科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","结构型式：密封箱体式；外形尺寸（长*宽*高）：5800*2800*3210（±5%）（不含烟囱）；容积：40m3（±5%）；供热方式：生物质颗粒；烘干方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-235","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5192,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆共展科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","结构型式：密封箱体式；外形尺寸（长*宽*高）：4800*2400*2450mm（±5%）（不含烟囱）；容积：20m3（±5%）；供热方式：生物质颗粒；烘干方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-234","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5193,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HF-15B","处理型式:整体脱水 ;容积:15m³;","外形尺寸:5390×2330×2420 mm；配套动力：2.35KW；燃烧种类：生物质颗粒；处理方式:整体脱水；烘干室容积:15立方米","11300","黑垦鉴2016095","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5194,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HH-48","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","外形尺寸:8000×4000×3200 mm；配套动力:4.8kW；燃烧种类：生物质颗粒；处理方式:整体脱水；烘干室容积:50立方米","11300","黑垦鉴2016096","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5195,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南精驰农机有限公司","果蔬烘干机","5HG-21D","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：4250×2900×2500、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：21m3、耗电率（kw·h）/kg：1.0、总功率kw：13.1、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-141","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5196,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-50AK","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","烘干容积:50立方,结构型式:密封箱体式,热风风机率:0.9KW/台*2台,换热器总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65S、热泵,电,功率4.5KW","11300","滇2018004","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5197,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-16D","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","外形尺寸:5000×2200×2400 mm；配套动力：26.2KW；加热方式：电加热；处理方式:整体脱水；烘干室容积:16立方米","11300","黑垦鉴2018127","2022-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5198,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-16R","处理型式:整体脱水 ;容积:16.15m³;","外形尺寸:5200×2220×2475 mm；装机总容量：8.3KW；加热方式：热泵间接加热；处理方式:整体脱水（带补助热源）；烘干室容积:16.15立方米","11300","黑垦鉴2016150","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5199,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-34R","处理型式:整体脱水 ;容积:34.8m³;","外形尺寸:6400×3200×2800 mm；装机总容量：11.5KW；加热方式：热泵间接加热；处理方式:整体脱水（带补助热源）；烘干室容积:34.8立方米","11300","黑垦鉴2016151","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5200,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南航辉新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGM-25","处理型式:整体脱水 ;容积:25m³;","烘干容积：25M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6750*2115*2455（MM）（不含烟囱、雨棚），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房，50MM双面彩钢泡沫夹心板，热风风机：2台、功率：2.2KW，助燃风机：1台、功率：0.55KW，供热装装置：热风炉，燃料种类：煤、木材等，总换热面积：13.2㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置","11300","滇2018079","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5201,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南航辉新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGM-51","处理型式:整体脱水 ;容积:51m³;","烘干容积：51M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：7880*3300*3400（MM）（含雨棚、不含烟囱），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房，50MM双面彩钢泡沫夹心板，热风风机：1台、功率：1.1KW，助燃风机：1台、功率：0.15KW，供热装装置：热风炉，燃料种类：煤、木材等，总换热面积5.8㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置","11300","滇2018082","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5202,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南航辉新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-32","处理型式:整体脱水 ;容积:32m³;","箱体容积:32(M3),处理方式:整体脱水,烘干容量:1600-3000(KG),整机功率:1.82(KW),外形尺寸(长*宽*高):7300*3000*2800(MM)(不含烟囱高度),结构质量:930(KG),总换热面积:3.5(M2),小时能耗量(生物质):≤10(KG/H),热风温度:室温~65摄氏度可调,含烤房、风机、温控器、热源等配置","11300","滇201709","2021-12-31","非通用类","云南省",""]
[5203,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","岳西县吾诚农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-17","处理型式:整体脱水 ;容积:17m³;","结构型式：批式；烘干方式：间接加热、整体脱水；有效干燥体积：17立方米。","11300","2018TJ274","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5204,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","台州声远机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","外形尺寸（长*宽*高）：4300*2460*2600（mm）；箱体尺寸（长*宽*高）：3500*2460*2600（mm）；风机功率：0.75kw；有效干燥体积：20m3；热风烘干、整体脱水。","11300","2016TJ187","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5205,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆汇田机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HCG-34/140","处理型式:整体脱水 ;容积:34m³;","烘干方式：整体脱水；温湿度控制方式：智能控制；结构形式：整体板房式；外形尺寸（长x宽x高）mm：8000x2260x2660","11300","新2017129","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5206,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","宁德市建雄能源科技有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","JX-5HGK-25","处理型式:整体脱水 ;容积:25m³;","有效容积：25m3，整体脱水，空气能热泵供热。","11300","GZNJ/TJ 2019-118","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5207,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南道坦新能源有限公司","果蔬烘干机","5HG-50","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","烘干容积：50M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：7300*2800*3200（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房结构：加热室：，50MM双面彩钢岩棉板，夹芯板密度：≥80kg/m3,烘干室：50mm双面彩钢聚氨酯夹芯板，密度≥35kg/m3,热风风机：1台、功率：1.1或1.5KW，助燃风机：1台、功率：0.15KW，供热装装置：530或550或650热风炉，燃料种类：煤、生物质颗粒等，总换热面积：3.3或5.4或6.4㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置","11300","滇2019031","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5208,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南道坦新能源有限公司","果蔬烘干机","5HG-41","处理型式:整体脱水 ;容积:41m³;","烘干容积：41M3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6270*2800*3200（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房结构：加热室：，50MM双面彩钢岩棉板，夹芯板密度：≥80kg/m3,烘干室：50mm双面彩钢聚氨酯夹芯板，密度≥35kg/m3,热风风机：1台、功率：1.1/1.5KW，助燃风机：1台、功率：0.15KW，供热装装置：530或550或650热风炉，燃料种类：燃煤、生物质颗粒等，总换热面积：3.3或5.4或6.4㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置","11300","滇2019030","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5209,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","六安新之农机电设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-21D","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","结构型式：批式、整体烘干，外形尺寸：4600×2500×2100mm,配套功率：2.2kw,有效干燥体积：21m3，烘干方式：整体脱水，燃料：电","11300","2019TJ062","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5210,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-160","处理型式:整体脱水 ;容积:32.74m³;","外型尺寸:4850×3460×2410MM；烘干室容积:32.74M3；装机总容量:35.74KW；加热方式:电加热；排潮口型式:轴流风机(6台)；排潮口尺寸:210Ф；烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM；烘干车数量:4个；托盘外形尺寸:1180×1040×40MM；托盘数量:80个；","11300","黑垦鉴2016022","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5211,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-240","处理型式:整体脱水 ;容积:49.05m³;","外型尺寸:7250×3460×2410MM；烘干室容积:49.05M3；装机总容量:45.97KW；加热方式:电加热；排潮口型式:轴流风机；排潮口尺寸:210Ф；烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM；烘干车数量:6个；托盘外形尺寸:1180×1040×40MM；托盘数量:120个；","11300","黑垦鉴2016025","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5212,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-80","处理型式:整体脱水 ;容积:16.3m³;","外型尺寸:3460×2450×2410MM；干燥室尺寸:2950×2340×2350MM；烘干室容积:16.3M3；装机总容量:20.46KW；加热方式:电加热；排潮口型式:轴流风机(4台)；排潮口尺寸:210Ф；烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM；烘干车数量:2个；托盘外形尺寸:1180×1040×40MM；托盘数量:40个；","11300","黑垦鉴2016023","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5213,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-33","处理型式:整体脱水 ;容积:33m³;","1.产品型号:5LB-33\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):7100×2900×2350mm\n4.烘干室内部尺寸（长×宽×高）:5150×2800×2300mm\n5.风机功率（循环风机）:4.4kW\t\n6.配套总功率:5.08kW\n7.有效干燥面积:180㎡\n8.有效干燥体积:33m3\n9.烘干方式:整体脱水\n10.燃料:生物质成型燃料\n11.温湿控制方式:自动\n12.热风温度范围:30～90\t℃\t\n13.燃料添加方式:自动\n14.安全装置:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器。","11300","2018TJ024","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5214,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","1.产品型号:5LB-16\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):5280×2200×2350mm\n4.烘干室内部尺寸（长×宽×高）:3350×2100×2300mm\n5.风机功率（循环风机）:2.2kW\t\n6.配套总功率:2.88kW\n7.有效干燥面积:96㎡\n8.有效干燥体积:16m3\n9.烘干方式:整体脱水\n10.燃料:生物质成型燃料\n11.温湿控制方式:自动\n12.热风温度范围:30～90\t℃\t\n13.燃料添加方式:自动\n14.安全装置:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器。","11300","2018TJ029","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5215,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-18","处理型式:整体脱水 ;容积:18m³;","1.产品型号:5LB-18\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):6430×2300×2970mm\n4.风机功率（循环风机）:2.45kW\t\n5.有效干燥体积:18m3\n6.烘干方式:整体脱水\n7.燃料:生物质燃料\n8.温湿控制方式:自动","11300","2017TJ319","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5216,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","1.产品型号:5LB-20\n2.结构型式:批式\n3.外形尺寸（长×宽×高):5210×2300×2180mm\n4.烘干室内部尺寸（长×宽×高）:烘干室1：4060×1050×2100mm\n烘干室2：5060×1050×2100mm\n5.风机功率（循环风机）:2kW\t\n6.配套总功率:8.16kW\n7.有效干燥面积:96㎡\n8.有效干燥体积:18m3\n9.烘干方式:整体脱水\n10.燃料:空气能热泵+电\n11.温湿控制方式:自动\n12.热风温度范围:30～80\t℃\t\n13.燃料添加方式:自动\n14.安全装置:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器。","11300","2018TJ027","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5217,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南盛天农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGD-30","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","烘干容积：30m3，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6880*3300*2400（MM）（含雨棚），结构型式：密封箱体式，烘干室材质：板房，50MM双面彩钢泡沫夹心板，热风风机：1台、功率：0.75KW，供热装装置：热泵、功率：10.96KW，燃料种类：电，总换热面积：69.6㎡，含烤房、风机、温湿度智能控制器、热泵等配置","11300","滇2018081","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5218,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南盛天农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","烘干室容积：40(M3)，整体脱水，外形尺寸（长*宽*高）：6400*2800*3200（MM）（不含雨棚、烟囱），结构型式：密封箱体式，冷/热循环风机数量：1个，电机功率：1.1kW，供热方式型号：550炉子，供热方式类型：燃煤，数量：1个，辅助电加热功率（适用时）：0.15KW, 干燥能力：≥20kg/h,干燥不均匀度：≤10％.","11300","GZNJ/TJ 2018-183","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5219,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南盛天农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGM-30","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","烘干容积:30m3,处理方式:整体脱水,烘干容量:1500-3000(KG),整机功率:1.28(KW),外形尺寸(长*宽*高):6000*2800*2400(MM)(不含烟囱高度),结构质量:1200(KG),总换热面积:4.5(M2),小时能耗量(煤等):≤4(KG/H),热风温度:室温~65摄氏度可调,含烤房、风机、温控器、热源等配置","11300","滇2016191","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5220,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干设备","5HR-160","处理型式:整体脱水 ;容积:75.6m³;","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：75.6m3；总摊料面积：170-230㎡；允许装载量：3.5t；整体脱水；外形尺寸（mm）10990*3220*3590，热泵型号FWR-16*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-6/4，传感器型号DS18B20","11300","新2015018","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5221,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-53","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积16m3，物料脱水方式：整体脱水，外形尺寸（长*宽*高mm）6000*2400*2690；烘干室尺寸（长*宽*高mm）4000*1900*2050；烘干室结构形式：厢体式；物料盘架数量：4个；物料盘数量：208个；物料盘内部尺寸（长*宽*高）mm:674*380*44;总摊料面积：53㎡；热泵型号：FWR-16/Z；循环风机型号：GKF/B8S-4；温湿度传感器2个，温湿度传感器型号：RS485-001","11300","新2017080","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5222,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-120A","处理型式:整体脱水 ;容积:32m³;","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。 主要技术参数：烘干室容积：32m3；总摊料面积：120㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）9000*3350*2690，热泵型号120 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","11300","新2017057","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5223,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-5","处理型式:整体脱水 ;容积:18m³;","容积：18m3±10%，表面烘干；电压：380V；功率：5.0KW；加热方式：热泵加热","11300","苏农机（2016）第（0251）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5224,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南精旭农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-40D","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：6200×3200×2800、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：40m3、耗电率（kw·h）/kg：0.5、总功率kw：24.68、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-144","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5225,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","云南精旭农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-21D","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：4900×2900×2500、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：21m3、耗电率（kw·h）/kg：1.0、总功率kw：13.1、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-143","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5226,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-15-X8","处理型式:整体脱水 ;容积:15m³;","\"1、容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水），烘干室容积（m3）：15；\n2、结构形式：整体箱式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：4700×3070×2520；\n4、单个干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：1010×810×2350；\n5、烘干室数量（个）：8；\n6、烘干有效面积（m2）：96；\n7、配套总功率（kw）：9.95；\n8、加热方式：间接加热；\n9、燃料种类：生物质成型燃料；\n10、控制方式：自动控制；\"","11300","鄂2018154","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5227,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-38E","处理型式:整体脱水 ;容积:38m³;","5HGS-38E\n外形尺寸（长×宽×高）：6900×4600×3050mm，风机功率：3.72kw，有效干燥体积：38m3，烘干方式：整体脱水，燃料：煤、生物质；结构型式：板式活动房","11300","2015TJ566","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5228,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-58","处理型式:整体脱水 ;容积:58m³;","5HGS-58\n外形尺寸（长×宽×高）：8900×3600×4700mm，风机功率：4.92kw，有效干燥体积：58m3，烘干方式：整体脱水，燃料：煤、生物质，结构型式：板式活动房","11300","2015TJ563","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5229,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-78","处理型式:整体脱水 ;容积:78m³;","5HGS-78\n外形尺寸（长×宽×高）：11600×3700×4700mm，风机功率：4.92kw，有效干燥体积：78m3，烘干方式：整体脱水，燃料:煤、生物质，结构型式：板式活动房","11300","2015TJ564","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5230,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-100","处理型式:整体脱水 ;容积:100m³;","5HGS-100\n外形尺寸（长×宽×高）：11600×4500×4700mm，风机功率：9.84kw，有效干燥体积：100m3，烘干方式：整体脱水，燃料:煤、生物质，结构型式：板式活动房","11300","2015TJ565","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5231,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","重庆市万穗机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-60","处理型式:整体脱水 ;容积:60m³;","1、烘干室容积：60m3；2、烘干方式：整体脱水；3、外形尺寸(长*宽*高）：9460*3100*3050mm；4、干燥能力：≥35kg/h；5、额定功率：42.88kw；","11300","GZNJ/TJ 2018-064","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[5232,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干)","云南穗特丰农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HG-32","处理型式:表面烘干 ;批处理量:11t;","批处理量11T；表面烘干,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置","20900","滇2017073","2021-12-31","非通用类","云南省",""]
[5233,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干)","曲靖市盛远制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGB60","处理型式:表面烘干 ;批处理量:12t;","结构形式：厢式；外形尺寸（长×宽×高）：6488×2712×3712；辅助电加热：空气能热泵；烘干方式：表面烘干；批处理量：≥12","20900","GZNJ/TJ 2018-031","2022-12-31","非通用类","云南省",""]
[5234,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干)","河南康安科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-60","处理型式:表面烘干 ;批处理量:12-20t;","1、干燥室容积：60m3；\n2、外形尺寸：6900*2800*3650mm；\n3、批次处理量：12-20t；\n4、加热方式：空气源热泵、电辅加热；\n5、风机台数：3台；\n6、风机功率：0.37*3kW；\n7、配套总功率：26.36kW","20900","黑垦鉴2019076","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5235,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干)","云南达尔沃机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGD-42","处理型式:表面烘干 ;批处理量:13t;","结构型式：箱式；外形尺寸(长×宽×高)：6550×3320×2750；供热方式：电加热；烘干室容积：42；额定功率：24.55kW；烘干方式：表面烘干；批次处理量：13t","20900","GZNJ/TJ 2019-092","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5236,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干)","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGB-12","处理型式:表面烘干 ;批处理量:15t;","批处理量：15.0t（坚果类），表面烘干；工作电压：380V；额定功率：12.0KW；加热方式：热泵加热","20900","苏农机（2016）第（0247）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5237,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干)","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-12","处理型式:表面烘干 ;批处理量:15t;","批处理量：15.0t（坚果类），表面烘干；工作电压：380V；额定功率：12.0KW；加热方式：热泵加热","20900","苏农机（2016）第（0252）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5238,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干)","云南达尔沃机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGR-50","处理型式:表面烘干 ;批处理量:21t;","规格型号：箱式；外形尺寸(长×宽×高)：7750×3320×2750；供热方式：空气能热泵；额定功率：26.36kW；烘干方式：表面烘干；批次处理量：21t","23300","GZNJ/TJ 2019-091","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[5239,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干)","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGB-30","处理型式:表面烘干 ;批处理量:20t;","批处理量：20t（坚果类），表面烘干；工作电压：380V；额定功率：30KW；加热方式：热泵加热","23300","苏农机（2016）第（0001）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5240,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干)","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-25","处理型式:表面烘干 ;批处理量:30t;","批处理量：30t（坚果类），表面烘干；工作电压：380V；额定功率：25.0KW；加热方式：热泵加热","23300","苏农机（2016）第（0253）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5241,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒直径:40cm;","能源：柴煤、电，外形尺寸（长×宽×高）：2385×760×1260 mm,滚筒内径：Φ400 mm、滚筒转速：28-32 r/min，电动机功率/电压：0.55/220 Kw/v，碳钢筒体;360Kg","1600","ZJ2018089","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5242,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm;","加热源形式：煤、气、电，外形尺寸（长×宽×高）：3000×840×1350mm，滚筒内径×长度：Φ500×2200 mm，滚筒转速：31-37r/min，电动机功率/电压：0.75/380 Kw/v，碳钢筒体,482Kg","1600","ZJ2017115","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5243,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm;","滚筒直径40－60CM杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：500×2500mm；整机质量：1100（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：3100×750×1350（mm）；电机额定功率：0.75kW/380V；电机转速：1390r/min；能源形式：煤；材质：Q235；生产率：≥80（kg/h）；滚筒转速：19-23r/min。","1600","ZJ2016051","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5244,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒直径:40cm;","外形尺寸(长×宽×高mm):2385×760×1400，滚筒尺寸(内径×长度):400×1800mm，电机功率/电压(kW/V):0.55/380，电机转速：1400r/min，滚筒转速:34~38r/min，热源形式:煤加热，整机质量(kg):500","1600","ZJ2016079","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5245,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm;","外形尺寸(长×宽×高mm):3055×900×1530，滚筒内径:500mm，滚筒内部直段长度：2300mm，滚筒转速:33r/min，热源形式:电加热，电加热功率(kW):36，电机功率/电压(kW/V):0.75/380，电机转速：1400r/min，","1600","ZJ2018088","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5246,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江绿峰机械有限公司","滚筒式茶叶杀青机","6CST-40","滚筒直径:40cm;","外形尺寸（长×宽×高）:2380×645×1200（mm）；滚筒内径:400（mm）；滚筒长度：1800（mm）；整机质量:700（kg）；电机功率:0.75（kw）；加热源形式:电；电热功率:24（kw）。","1600","ZJ2015009","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5247,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","滚筒式杀青机","6CST-40","滚筒直径:40cm;","滚筒直径：40cm；电动机功率：0.75KW/220V；外形尺寸:2355×650×1315mm;滚筒直径×长度：φ400×1790mm;滚筒转速：24-40r/min;加热源形式:柴煤；机具质量：535kg；","1600","ZJ2016106","2020-12-31","非通用类","江西省",""]
[5248,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50D","滚筒直径:50cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：4100×1120×3100（mm）；                                        \n2、滚筒内径：500mm；                                      \n3、滚筒内部直段长度：3100mm；                                    \n4、滚筒转速：33r/min；                                     \n5、电加热功率：49.5KW；                                     \n6、热源形式：电加热；                                        \n7、电动机（额定功率KW）：1.1；                                    \n8、电动机（额定转速r/min):1400；                                    \n9、电动机（额定电压V）：380。","1600","ZJ2018067","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5249,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","名茶杀青机","6CSM-40","滚筒直径:40cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：2470×650×1175（mm）；                       \n2、滚筒尺寸（内径×长度）：400×1800（mm)；                                 \n3、电机功率/电压：0.37/380(KW/V )；                                   \n4、电机转速：1330r/min；                                                \n5、滚筒转速：33r/min；                                               \n6、热源形式：电热；                                                   \n7、电热功率：21kw；                                                  \n8、整机质量：410kg。","1600","ZJ2017017","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5250,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm;","产品型号名称：6CST-50型茶叶杀青机；外形尺寸（长×宽×高）：2970×770×1400mm；滚筒内径：50cm；滚筒转速：25r/min；滚筒内部直段长度：2200mm；滚筒电动机额定功率：0.75kW；杀青时间：2.5-3.5min；杀青温度：150-220；整机重量：600kg。","1600","鲁T2017088","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5251,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒直径:110cm;","滚筒直径：110cm；总功率:1.1KW;滚筒转速:12-30r/min;热源形式：柴、煤；外形尺寸：2000×1150×1340mm；滚筒内径：Φ1100mm;滚筒内部直段长度：1500mm。","2400","江西省2018第003号","2022-12-31","非通用类","江西省",""]
[5252,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：600×3200mm；整机质量：1600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：3960×900×1340（mm）；电机额定功率：1.1kW/380V；电机转速：910r/min；能源形式：煤；材质：Q235；生产率：≥100（kg/h）；滚筒转速：23－27r/min。","2400","ZJ2017152","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5253,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-90","滚筒直径:90cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：900×4050mm；整机质量：2600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4750×1200×1740（mm）；电机额定功率：1.1kW/380V；电机转速：910r/min；能源形式：煤；材质：Q235；生产率：≥350（kg/h）；滚筒转速：19－23r/min。","2400","ZJ2015056","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5254,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：800×4000mm；整机质量：2400（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4700×1000×1400（mm）；电机功率/电压：1.1kW/380V；电机转速：910r/min；能源形式：煤；材质：Q235；生产率：≥300（kg/h）；滚筒转速：19-23r/min。","2400","ZJ2016052","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5255,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","峨眉山市三智机械制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","配套功率:1.1kW;杀青机型式:滚筒式;滚筒直径:60cm;","2400","川L18527","2022-12-31","非通用类","四川省",""]
[5256,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒直径:100cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：1000×4550mm；整机质量：3500（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：5490×1400×2010（mm）；电机额定功率：6级2.2kW/380V；电机转速940r/min；能源形式：柴/煤；材质：Q235；生产率：≥400（kg/h）；滚筒转速：18－22r/min。","2400","ZJ2015057","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5257,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒直径:110cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：1100×4550mm；整机质量：3600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：5460×1420×2050（mm）；电机功率/电压：2.2kW/380V；电机转速940r/min；加热源形式：煤加热；材质：Q235；生产率：≥100（kg/h）；滚筒转速：18－22r/min。","2400","ZJ2017153","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5258,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","外形尺寸（长×宽×高）：5050×1190×2800 mm，滚筒内径×长度：Φ800×4000mm，滚筒转速：20-30r/min，电动机功率1.1Kw，加热源形式：煤、气、电，整机重量：3104 kg，碳钢筒体","2400","ZJ2016084","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5259,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","外形尺寸(长×宽×高mm):5080×1240×1880，滚筒尺寸(内径×长度):800×4000mm，电机功率/电压(kW/V):1.5/380，电机转速：910r/min，滚筒转速:18~22r/min，热源形式:煤加热，整机质量(kg):3000","2400","ZJ2016080","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5260,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","外形尺寸(长×宽×高mm):3650×970×1680，滚筒尺寸(内径×长度):600×3000mm，电机功率/电压(kW/V):0.75/380，电机转速：910r/min，滚筒转速:24~28r/min，热源形式:电加热，电热功率(kW):60，整机质量(kg):3000","2400","ZJ2017098","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5261,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒直径:100cm;","1、滚筒内径：100CM；2、滚筒内部直段长度：480CM；3、滚筒转速：20-24r/min；4、外形尺寸：5005*1452*1350（MM）5、滚筒电动机功率：2.2KW；6、滚筒电动机额定电压：380V。","2400","鄂2017140","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5262,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","1、滚筒内径：60CM；2、滚筒内部直段长度：340CM；3、滚筒转速：22-26r/min；4、外形尺寸：3450*900*1200（MM）5、滚筒电动机功率：1.1KW；6、滚筒电动机额定电压：380V。","2400","鄂2016072","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5263,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","1、滚筒内径：80CM；2、滚筒内部直段长度：400CM；3、滚筒转速：23r/min；4、外形尺寸：4000*1100*2200（MM）5、滚筒电动机功率：1.5KW；6、滚筒电动机额定电压：380V。","2400","鄂2018099","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5264,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-90","滚筒直径:90cm;","1、滚筒内径：90CM；2、滚筒内部直段长度：450CM；3、滚筒转速：22-26r/min；4、外形尺寸：4505*1402*1250（MM）5、滚筒电动机功率：1.5KW；6、滚筒电动机额定电压：380V。","2400","鄂2017139","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5265,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒直径:100cm;","滚筒直径:Φ100cm","2400","川L16501","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5266,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江绿峰机械有限公司","滚筒热风杀青机","6CSTRF-80","滚筒直径:80cm;","外形尺寸（长×宽×高）: 4900×1100×1600（mm）；滚筒内径: 800（mm）；滚筒长度: 4000（mm）；滚筒转速：0-35r/min；滚筒材质: 304/2B不锈钢板；电机功率:1.1kw；整机质量：3000（kg）；加热源形式: 煤加热；汽热炉型号：FP14；生产率: ≥180（kg/h）。","2400","ZJ2017111","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5267,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","外形尺寸（长×宽×高）: 3900×950×1850（mm）；滚筒内径: 600（mm）；滚筒长度: 3000（mm）；滚筒转速：0-27（r/min）；整机质量: 1600（kg）；电机功率:0.75（kw）；加热源形式: 煤加热。","2400","ZJ2018080","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5268,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","外形尺寸（长×宽×高）: 5170×1200×2620（mm）；滚筒内径: 800（mm）；滚筒长度:4000（mm）；电机功率: 1.10（kw）；电机转速：940（r/min）；滚筒转速：22（r/min）；整机质量: 3500（kg）；加热源形式: 煤（柴）加热。","2400","ZJ2016075","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5269,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-70","滚筒直径:70cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：700×4030mm；整机质量：2200（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4750×980×1460（mm）；电机额定功率：1.1kW/380V；电机转速：910r/min；能源形式：柴/煤；材质：Q235；生产率：≥250（kg/h）；滚筒转速：23－27r/min。","2400","ZJ2015055","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5270,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒直径:80cm;","滚筒直径60CM及以上杀青机\n滚筒尺寸（内径×长度）：800×4000mm；整机质量：1600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4730×1120×1630（mm）；电机功率/电压：1.1kW/380V；电机转速：910r/min；加热源形式：电加热；电热功率/电压：120kW/380V；材质：Q235；生产率：≥150（kg/h）；滚筒转速：23－27r/min。","2400","ZJ2017154","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5271,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","滚筒直径：φ60cm","2400","川L17536（产品1）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5272,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","滚筒直径:Φ80cm","2400","川L17536（产品2）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5273,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒直径:110cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：6410×1950×2600（mm）；                                         \n2、滚筒内径：1100mm；                                      \n3、滚筒内部直段长度：5500mm；                                    \n4、滚筒转速：33r/min；                                     \n5、电加热功率：／；                                     \n6、热源形式：柴、煤、颗粒；                                        \n7、电动机（额定功率KW）：2.2；                                    \n8、电动机（额定转速r/min):200-1000；                                    \n9、电动机（额定电压V）：380。","2400","ZJ2018070","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5274,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","滚筒杀青机","6CST-80L","滚筒直径:80cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：4950×1450×1660（mm）；        \n2、滚筒内径：800mm；                                     \n3、电机功率/电压：1.5kw/380V；                           \n4、加热源形式：煤加热；                                  \n5、整机质量：2260kg。","2400","ZJ2016015","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5275,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","滚筒杀青机","6CST-70L","滚筒直径:70cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：4660×1340×1610（mm）；        \n2、滚筒（内径）：700mm；                                  \n3、电机功率/电压：1.5kw/380V；                           \n4、加热源形式：煤加热；                                  \n5、整机质量：1730kg。","2400","ZJ2016014","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5276,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","电热式滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒直径:80cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：5480×1660×2120（mm）；                       \n2、滚筒尺寸（内径×长度）：800×4580(mm)；                                 \n3、电机功率/电压：1.5/380(KW/V )；                                   \n4、电机转速：1430r/min；                                                \n5、滚筒转速：9-44r/min；                                               \n6、热源形式：电加热；                                                   \n7、电热功率：101.4kw；                                                  \n8、整机质量：2260kg。","2400","ZJ2017018","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5277,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","湖北天池机械股份公司","茶叶杀青机","6CSF-100","滚筒直径:100cm;","滚筒直径100CM配套动力品牌及型号:特众Y90L-6功率及转速1.1KW910R/MIN","2400","鄂2015047","2019-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5278,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","湖北天池机械股份公司","整体式茶叶连续杀青机","6CS-80A","滚筒直径:80cm;","滚筒直径80CM配套动力品牌及型号:特众Y90L-6功率及转速:1.1KW910R/MIN","2400","鄂2017005","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5279,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","湖北天池机械股份公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110F","滚筒直径:110cm;","外形尺寸(长*宽*高)mm：7200*1200*2700，滚筒内径1100cm，滚筒转速：22-25 R/MIN","2400","鄂2018150","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5280,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶杀青机","6CST-100","滚筒直径:100cm;","产品型号名称：6CST-100型茶叶杀青机；外形尺寸（长×宽×高）：5550×1380×2100mm；滚筒内径：100cm；滚筒转速：25r/min；滚筒内部直段长度：4500mm；滚筒电动机额定功率：3kW；杀青时间：2.5-3.5min；杀青温度：150-220；整机重量：3000kg。","2400","鲁T2017090","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5281,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶杀青机","6CST-70","滚筒直径:70cm;","产品型号名称：6CST-70型茶叶杀青机；外形尺寸（长×宽×高）：4500×1080×1800mm；滚筒内径：70cm；滚筒转速：25r/min；滚筒内部直段长度：3500mm；滚筒电动机额定功率：2.2kW；杀青时间：2.5-3.5min；杀青温度：150-220；整机重量：2000kg。","2400","鲁T2017089","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5282,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","产品型号名称：6CST-60型茶叶杀青机；外形尺寸（长×宽×高）：3800×900×1580mm；滚筒内径：60cm；滚筒转速：25r/min；滚筒内部直段长度：3000mm；滚筒电动机额定功率：1.5kW；杀青时间：2.5-3.5min；杀青温度：150-220；整机重量：1100kg。","2400","鲁T2016024","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5283,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","产品型号名称：6CST-80型茶叶杀青机；外形尺寸（长×宽×高）：4955×1220×1910mm；滚筒内径：80cm；滚筒转速：25r/min；滚筒内部直段长度：4000mm；滚筒电动机额定功率：2.2kW；杀青时间：2.5-3.5min；杀青温度：150-220；整机重量：2500kg。","2400","鲁T2016021","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5284,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","燃气式杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100Q","燃气式:是 ;","燃气式杀青机；滚筒直径100CM\n滚筒尺寸（内径×长度）：1000×4500mm；整机质量：3200（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：5460×1360×2000（mm）；电机功率/电压：2.2kW/380V；电机转速940r/min；加热源形式：燃气加热；材质：Q235；生产率：≥160（kg/h）；滚筒转速：22－26r/min。","1400","ZJ2017155","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5285,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","燃气式杀青机","福建省安溪祥山机械有限公司","燃气茶叶杀青机","XS-6CST-90I","燃气式:是 ;","1、外型尺寸（长×宽×高）：2170×1290×1920mm；2、滚筒内径：875mm；3、滚筒内部直段长度：1270mm；4、滚筒电动机功率：0.75kW；5、滚筒电动机转速：1390r/min；6、滚筒电动机额定工作电压：380V；7、排气风机功率：0.069kW8、排气风机转速：1180r/min；9、排气风机额定工作电压：220V；10、滚筒工作转速：10.5∽41.5r/min","1400","闽2017019","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5286,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","燃气式杀青机","泉州得力农林机械有限公司","燃气茶叶杀青机","DL-6CST-90","燃气式:是 ;","外形尺寸(长×宽×高):2130×1260×2020MM；滚筒内径:900MM；滚筒内部直段长度:1250MM；滚筒回转电动机功率:0.75KW","1400","闽2018011","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5287,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","燃气式杀青机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","燃气茶叶杀青机","ZY-6CST-100","燃气式:是 ;","热源形式：液化气；外形尺寸（长×宽×高）2510×1390×2100mm；滚筒内径975mm；滚筒内部直段长度1400mm；滚筒转速5～46r/min；电动机（额定）功率0.75kW；电动机（额定）转速1800r/min；电动机（额定）电压380V。","1400","闽2019011","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5288,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","燃气式杀青机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","燃气茶叶杀青机","ZY-6CST-90","燃气式:是 ;","热源形式：液化气；外形尺寸（长×宽×高）2200×1260×1850mm；滚筒内径875mm；滚筒内部直段长度1250mm；滚筒转速5～46r/min；电动机（额定）功率0.75kW；电动机（额定）转速1800r/min；电动机（额定）电压380V。","1400","闽2019012","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5289,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","其它杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","超高温热风茶叶滚筒杀青机","6CSF-80","杀青方式:高温热风 ;","外形尺寸（长×宽×高）：4925×1010×2216 mm，滚筒内径×长度：Φ800×4200mm，滚筒转速：4-32 r/min，电动机功率1.5Kw、整机重量：850kg，加热源形式：煤、气、电，杀青方式：高温热风，不锈钢筒体","2100","ZJ2016085","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5290,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","其它杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","高温热风杀青机","6CST-80F","杀青方式:高温热风 ;","杀青方式：高温热风；热源型式：金属热风炉。","2100","川L17537（产品1）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5291,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","其它杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","高温热风杀青机","6CST-100F","杀青方式:高温热风 ;","杀青方式：高温热风；热源形式：金属热风炉。","2100","川L17537（产品2）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5292,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉筒直径:30cm;","揉筒直径：30cm；电动机功率：0.75KW；揉桶回转转速:40r/min，揉筒直径:￠300；揉桶高度：200mm，外形尺寸 :820×680×720mm;整机质量:120kg;结构型式：揉盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱悬臂丝杆加压；棱骨数量：外棱骨：12根；内棱骨数量：4根。","840","江西省2019第007号","2023-12-31","非通用类","江西省",""]
[5293,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉筒直径:30cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1065×860×706mm，揉桶外径：Φ300 mm，揉桶高度：210 mm，揉桶回转速度：45-55r/min，整机重量：116kg，曲臂中心距：125 mm，加压装置：单柱丝杆式，0.55kw电机","840","ZJ2017117","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5294,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉筒直径:30cm;","外形尺寸（长×宽×高mm）:1065×860×706，揉桶（外径x高度）:300x210mm，结构型式:盘式，传动型式:皮带传动，加压型式:单柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉盘内径（mm）:560，揉桶回转速度:56～60r/min，电动机功率（kW）:0.55，整机质量（kg）:100","840","ZJ2016083","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5295,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-25","揉筒直径:25cm;","1、外型尺寸（长*宽*高）：565*550*950mm 2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+蜗轮蜗杆  4、加压型式：单臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶外径：250mm  7、揉桶高度：180mm  8、揉盘内径：460mm  9、配套动力功率：0.37KW   10、揉桶回转转速：48-56r/min  11、重量：78KG","840","2016TJ427","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5296,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-25","揉筒直径:25cm;","揉筒直径35CM以下揉捻机\n揉筒尺寸（外径×高度）：250×185mm；整机质量85kg；外形尺寸（长×宽×高）900×600×850mm；揉盘内径：460mm；配套电机功率：0.37kW；结构型式：单臂；传动型式：电机皮带传动；加压型式：单臂加压；控制方式：手动控制；揉桶转速:58－62r/min；生产率：≥9（kg/h）；揉桶容叶量：9kg；棱骨（内/外）：4/12根。","840","ZJ2015054","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5297,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉筒直径:30cm;","揉筒直径35CM以下揉捻机\n揉筒尺寸（外径×高度）：300×210mm；整机质量180kg；外形尺寸（长×宽×高）930×700×990mm；揉盘内径：560mm；配套电机功率：0.55kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶转速:46－50r/min；生产率：≥15（kg/h）；揉桶容叶量：15kg；棱骨（内/外）：4/12根。","840","ZJ2017157","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5298,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","揉筒直径：45cm,电动机功率：1.1KW；揉桶转速:48-52r/min，揉筒外径:￠450；揉桶高度：300mm，外形尺寸 :1150×1130×1215mm;整机质量:170kg;结构型式：盘式；传动型式：齿轮传动；加压型式：单柱丝杆式；","1100","江西省2017第011号","2021-12-31","非通用类","江西省",""]
[5299,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","揉筒直径：35cm；电动机功率：0.75KW；揉桶回转转速:38-40r/min，揉筒直径:￠350；揉桶高度：270mm，外形尺寸 :1030×960×1100mm;整机质量:150kg;结构型式：揉盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱悬臂丝杆加压；棱骨数量：外棱骨：12根；内棱骨数量：4根。","1100","江西省2019第006号","2023-12-31","非通用类","江西省",""]
[5300,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","湖北天池机械股份公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","揉桶直径: 450mm,结构型式：盘式，加压型式：双柱丝杆式加压，配套动力功率:主机:1.1KW","1100","鄂2018149","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5301,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1200×1100×1200mm，揉桶外径：Φ400 mm，揉桶高度：300 mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/12根，揉桶回转速度：40-50r/min，整机重量：192 kg,曲臂中心距：165 mm，加压装置：单柱丝杆式，1.1kw电机","1100","ZJ2016087","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5302,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1100×1000×1200 mm、揉桶外径：Φ350mm、揉桶高度：250mm、棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/12根、主电动机功率：0.55kw、曲臂中心距：160mm、加压装置：单柱丝杆式，整机重量：176kg","1100","ZJ2017118","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5303,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm;","外形尺寸（长×宽×高mm）:1200×1100×1100，结构型式:盘式，传动型式:皮带+齿轮减速箱，加压型式:单柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉桶（外径x高度）:400x300mm，揉盘内径（mm）:740，配套动力功率（kW）:1.1，揉桶回转速度:48～52r/min，整机质量（kg）:170","1100","ZJ2017096","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5304,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40.5cm;","揉桶直径:40.5cm","1100","川L16502（产品1）","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5305,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","1、配套动力功率：1.1-1.59(KW)；2、揉筒回转转速55r/min；3、揉筒直径：45CM；4、揉筒高度：32CM；5、棱骨数量：内棱骨4，外棱骨14。6、结构型式：揉盘式。","1100","鄂2017141","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5306,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","1、配套动力功率：0.75(KW)；2、揉筒回转转速45r/min；3、揉筒直径：35CM；4、揉筒高度：25CM；5、棱骨数量：内棱骨4，外棱骨14。6、结构型式：盘式。","1100","鄂2018101","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5307,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1250×1000×1100（mm）；揉桶尺寸（外径×高）：400×300（mm）；揉盘内径：750（mm）；整机质量：300（kg）；电机功率：1.1（kw）。","1100","ZJ2015008","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5308,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1030×800×1080（mm）；揉桶尺寸（外径×高）：350×300（mm）；揉盘内径：690（mm）； 整机质量：175（kg）；电机功率：0.55（kw）。","1100","ZJ2015011","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5309,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-45B","揉筒直径:44cm;","1、配套电动机功率：1.1kw； 2、型式：单臂加压；3、揉桶外经：44cm；4、揉桶高度：295mm；5、揉桶回转转速：45r/min；6、外型尺寸（长×宽×高）：1050×880×1270mm；7、小时生产率：≥30kg/h","1100","闽2017018","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5310,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-35B","揉筒直径:35cm;","1、配套电动机功率：0.75kW；2、配套电动机转速：1400r/min；3、配套电动机额定电压：380V；4、揉桶外径：35cm；5、揉桶高度：250mm；6、揉桶转速：55±5r/min；7、外形尺寸（长×宽×高）：930×910×1120mm；8、小时生产率≥8kg/h\n35B揉捻机净重180KG   揉盘内径：650mm","1100","闽2017017","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5311,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-40","揉筒直径:揉筒直径40cmcm;","揉桶外径：40cm、揉桶高度：29cm、揉盘内径：cm、揉桶回转转速：46r/min、外形尺寸（长*宽*高）：118*98*121cm、整机质量：185kg、结构型式：曲臂回转式（盘式）、传动型式：蜗轮蜗杆传动（皮带传动）、加压型式：丝杆加压（单臂）","1100","闽2018010","2022-12-31","非通用类","福建省",""]
[5312,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-35","揉筒直径:揉筒直径35cmcm;","揉桶外径：35cm、揉桶高度：25cm、揉盘内径：70cm、揉桶回转转速：42r/min、外形尺寸（长*宽*高）：85*98*114cm、整机质量：145kg、结构型式：曲臂回转式（盘式）、传动型式：蜗轮蜗杆传动、加压型式：丝杆加压（单臂）","1100","2017TJ170","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5313,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-45","揉筒直径:揉筒直径45cmcm;","揉桶外径：45cm、揉桶高度：32cm、揉盘内径：83cm、揉桶回转转速：45r/min、外形尺寸（长*宽*高）：96.5*112*124cm、整机质量：175kg、结构型式：曲臂回转式（盘式）、传动型式：蜗轮蜗杆传动、加压型式：丝杆加压（单臂）","1100","2017TJ169","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5314,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1100×1000×1020mm，揉桶（外径×高度）：350×250mm，电机功率：0.55kW，整机质量：176kg","1100","ZJ2016001","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5315,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:  45cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1235×1100×1205mm，揉桶（外径×高度）：450×320mm，电机功率：1.1kW，整机质量：225kg","1100","ZJ2016002","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5316,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-35B","揉筒直径:35cm;","揉桶直径350mm；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶高度250mm；棱骨数量（内棱骨）4根；棱骨数量（外棱骨）13根；配套动力功率0.75kW；揉桶回转转速46±10r/min。","1100","闽2019007","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5317,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-40B","揉筒直径:40cm;","揉桶直径400mm；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶高度250mm；棱骨数量（内棱骨）5根；棱骨数量（外棱骨）14根；配套动力功率1.1kW；揉桶回转转速46±10r/min","1100","闽2019008","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5318,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm;","揉筒直径:40cm。","1100","ZJ2018098","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5319,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","揉筒直径：45cm。","1100","ZJ2018101","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5320,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","揉筒直径:35cm。","1100","ZJ2018097","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5321,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-Z45","揉筒直径:45cm;","1、结构型式：盘式；                                                    \n2、传动型式：皮带+齿轮；                                               \n3、加压型式：单柱丝杆式加压；                                            \n4、控制方式：人工控制；                                            \n5、揉桶外径：450mm；                                                       \n6、揉桶高度：320mm；                                                      \n7、揉盘内径：820mm；                                                     \n8、配套动力功率：1.1kw；                                                    \n9、揉桶转速:50-60r/min；                                                  \n10、外形尺寸（长×宽×高）：1300×1160×1300（mm）；\n11、整机质量：320kg。","1100","ZJ2017009","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5322,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","1、结构型式：盘式；                                                    \n2、传动型式：皮带+齿轮；                                               \n3、加压型式：单柱丝杆式加压；                                            \n4、控制方式：人工控制；                                            \n5、揉桶外径：350mm；                                                      \n6、揉桶高度：250mm；                                                      \n7、揉盘内径：698mm；                                                     \n8、配套动力功率：0.55kw；                                                    \n9、揉桶转速:55-65r/min；                                                  \n10、外形尺寸（长×宽×高）：1050×870×1100（mm）；\n11、整机质量：240kg。","1100","ZJ2017011","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5323,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","湖北天池机械股份公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","揉桶直径: 350mm,结构型式：盘式，加压型式：双柱丝杆式加压，配套动力功率:主机:0.75KW","1100","鄂2018148","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5324,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","揉筒直径35－50CM揉捻机\n揉筒尺寸（外径×高度）：450×320mm；整机质量260（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1235×1060×1205（mm）；配套电机功率：1.1kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉盘内径：820mm；揉桶转速：46-50r/min；生产率：≥30kg/h；揉桶容叶量：30kg；棱骨（内/外）：4/16根。","1100","ZJ2016055","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5325,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","揉筒直径35－50CM揉捻机\n揉筒尺寸（外径×高度）：350×250mm；揉盘内径：675mm；整机质量220（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1080×960×1020（mm）；配套电机功率：0.75kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶转速：46－50r/min；生产率：≥15（kg/h）；揉桶容叶量：15kg；棱骨（内/外）：4/14根。","1100","zj2017150","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5326,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm;","揉筒直径35－50CM揉捻机\n揉筒尺寸（外径×高度）：400×295mm；揉盘内径：740mm；整机质量240（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1135×940×1170（mm）；配套电机功率：0.75kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶转速：46－50r/min；生产率：≥30（kg/h）；揉桶容叶量：30kg；棱骨（内/外）：4/14根。","1100","ZJ2017156","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5327,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","规格型号：6CR-35；结构型式：盘式；外形尺寸(长×宽×高)：1020×975×1100mm；整机质量：170kg；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶外径：Φ350mm；揉桶高度：250mm；揉盘内径：Φ690mm；配套动力功率：0.75kW；揉桶回转转速：46～56r/min；外棱股数：15根；内棱股数：5根。","1100","鲁T2017092","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5328,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","规格型号：6CR-45；结构型式：盘式；外形尺寸(长×宽×高)：1130×1000×1250mm；整机质量：190kg；传动型式：皮带传动；加压型式：手动；控制方式：手动；揉桶外径：Φ450mm；揉桶高度：300mm；揉盘内径：Φ820mm；配套动力功率：1.5kW；揉桶回转转速：46～56r/min；外棱股数：15根；内棱股数：5根。","1100","鲁T2016023","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5329,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","揉筒直径：55cm,电机功率：2.2kw;外形尺寸：1485×1215×1365mm；揉桶外径：￠550mm;揉桶高度：385mm;揉盘内径:950mm；结构形式：盘式；传动形式：皮带形式；加压形式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶回转速度：50±5r/min;整机质量：400kg","1700","ZJ2016109","2020-12-31","非通用类","江西省",""]
[5330,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","湖北天池机械股份公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","揉桶直径55CM配套动力品牌及型号:特众Y100L1-4功率及转速:2.2KW1430R/MIN","1700","鄂2015044","2019-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5331,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","湖北天池机械股份公司","茶叶揉捻机","CR55A","揉筒直径:55cm;","揉桶直径55CM配套动力品牌及型号:特众Y100L1-4功率及转速:2.2KW1430R/MIN","1700","鄂2017011","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5332,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1410×1365×1420mm，揉桶外径：Φ550 mm，揉桶高度：400 mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：5/16根，揉桶回转速度：40-50 r/min，、整机重量：427kg,曲臂中心距：195 mm，加压装置：单柱丝杆式，双柱丝杆式，2.2kw电机","1700","ZJ2016086","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5333,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","外形尺寸（长×宽×高mm）:1350×1230×1385，结构型式:盘式，传动型式:皮带+齿轮减速箱，加压型式:双柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉桶（外径x高度）:550x400mm，揉盘内径（mm）:970，配套动力功率（kW）:2.2，揉桶回转速度:48～52r/min，整机质量（kg）:450","1700","ZJ2017097","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5334,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","1、外型尺寸（长*宽*高）：1380*1260*1320mm   2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+齿轮传动  4、加压型式：双臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶外径：550mm  7、揉桶高度：385mm  8、揉盘内径：960mm  9、配套动力功率：2.2KW   10、揉桶回转转速：48-56r/min   11、重量：438KG","1700","2016TJ429","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5335,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-50","揉筒直径:50cm;","1、外型尺寸（长*宽*高）：1120*1120*1230mm   2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+蜗轮蜗杆  4、加压型式：单臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶外径：500mm  7、揉桶高度：320mm  8、揉盘内径：890mm  9、配套动力功率：1.5KW   10、揉桶回转转速：48-56r/min   11、重量：294KG","1700","2016TJ428","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5336,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","揉桶直径:55cm","1700","川L16502（产品2）","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5337,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","1、配套动力功率：2.2(KW)；2、揉筒回转转速46-48r/min；3、揉筒直径：55CM；4、揉筒高度：40CM；5、棱骨数量：内棱骨4，外棱骨15。6、结构型式：揉盘式。","1700","鄂2017142","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5338,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）：1500×1500×1400（mm）；揉桶尺寸（外径×高）：550×370（mm）；内棱骨:5（根）；外棱骨:16（根）；电机功率：2.2（kw）；整机质量：700（kg）。","1700","ZJ2018078","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5339,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-55B","揉筒直径:55cm;","1、配套电动机功率：2.2kW；2、配套电动机转速：1420r/min；3、配套电动机额定电压：380V；4、揉桶外径：55cm；5、揉桶高度：390mm；6：揉桶转速：48r/min；7、外形尺寸（长×宽×高）：1400×1275×1350mm；8、整机重量：452kg；9、小时生产率：≥65kg/h","1700","闽2016009","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5340,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-55","揉筒直径:揉筒直径55cmcm;","揉桶外径:55CM、揉桶高度:40CM、揉盘内径:96CM、揉桶回转转速:45R/MIN、配套动力功率:2.2KW、外形尺寸(长*宽*高):122*138*140CM、整机质量：420kg、结构型式：曲臂回转式（盘式）、传动型式：蜗轮蜗杆传动、加压型式：丝杆加压（双臂）","1700","2017TJ167","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5341,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-50","揉筒直径:揉筒直径50cmcm;","揉桶外径：50cm、揉桶高度：33.5cm、揉盘内径：90cm、揉桶回转转速：55r/min、配套动力功率：2.2kW、外形尺寸（长*宽*高）：110*113*127cm、整机质量：257kg、结构型式：曲臂回转式（盘式）、传动型式：蜗轮蜗杆传动、加压型式：丝杆加压（单臂）","1700","2017TJ168","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5342,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1380×1420×1585mm，揉桶（外径×高度）：550×400mm，电机功率：2.2kW，整机质量：450kg","1700","ZJ2016003","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5343,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-55B","揉筒直径:55cm;","揉桶直径550mm；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶高度380mm；棱骨数量（内棱骨）5根；棱骨数量（外棱骨）16根；配套动力功率2.2kW；揉桶回转转速46±10r/min","1700","闽2019009","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5344,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","揉筒直径：55cm。","1700","ZJ2018100","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5345,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-Z55","揉筒直径:55cm;","1、结构型式：盘式；                                 \n2、传动型式：皮带+齿轮；                                \n3、加压型式：单柱丝杆式加压；                           \n4、控制方式：人工控制；                                \n5、揉桶直径：550mm；                                  \n6、揉桶高度：400mm；                                   \n7、棱骨数量：5/16根；                                   \n8、配套动力功率：2.2kw；                                  \n9、揉桶回转转速：50±5r/min。","1700","ZJ2018064","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5346,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","揉筒直径50－60CM揉捻机\n揉筒尺寸（外径×高度）：550×400mm；整机质量500（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1385×1290×1630（mm）；配套电机功率：2.2kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉盘内径：950mm；揉桶转速：44-48r/min；生产率：≥65（kg/h）；揉桶容叶量：65kg，棱骨（内/外）：4/16根。","1700","ZJ2016054","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5347,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","规格型号：6CR-55；结构型式：盘式；外形尺寸(长×宽×高)：1500×1200×1580mm；整机质量：400kg；传动型式：皮带传动；加压型式：手动；控制方式：手动；揉桶外径：Φ550mm；揉桶高度：400mm；揉盘内径：Φ980mm；配套动力功率：2.2kW；揉桶回转转速：46～56r/min；外棱股数：15根；内棱股数：5根。","1700","鲁T2016019","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5348,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","揉筒直径：65cm,电机功率：4.0kw;外形尺寸：1650×1370×1635mm；揉桶外径：￠650mm;揉桶高度：500mm;揉盘内径:1100mm；结构形式：盘式；传动形式：皮带传动；加压形式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶回转速度：50±5r/min;整机质量：727kg","3200","ZJ2016108","2020-12-31","非通用类","江西省",""]
[5349,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","湖北天池机械股份公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","揉桶直径65CM配套动力品牌及型号:特众Y112M-4功率及转速:4KW1400R/MIN","3200","鄂2015045","2019-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5350,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","峨眉山市三智机械制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","配套功率:4.0kW;揉捻机结构型式:盘式;揉筒直径:65cm;","3200","川L16014","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5351,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1630×1400×1630mm，揉桶外径：Φ650 mm，揉桶高度：500 mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：5/16根，揉桶回转速度：45±5 r/min，、整机重量：双臂690kg,曲臂中心距：220 mm，加压装置：双柱丝杆式，4kw电机","3200","ZJ2016091","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5352,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","1、外型尺寸（长*宽*高）：1550*1420*1530mm   2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+齿轮传动  4、加压型式：双臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶外径：650mm  7、揉桶高度：475mm  8、揉盘内径：1105mm  9、配套动力功率：3.0KW   10、揉桶回转转速：48-56r/min   11、重量：564KG","3200","2016TJ426","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5353,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","1、配套动力功率：3(KW)；2、揉筒回转转速45r/min；3、揉筒直径：65CM；4、揉筒高度：48CM；5、棱骨数量：内棱骨5，外棱骨18。6、结构型式：盘式。","3200","鄂2018100","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5354,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65.5cm;","揉桶直径:65.5cm","3200","川L16502（产品3）","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5355,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江绿峰机械有限公司","茶叶揉捻机组","6CRK-65-4","揉筒直径:65cm;","结构形式：圆盘式；传动形式：皮带传动+齿轮减速箱传动；加压形式：程序控制加压；控制方式：程序控制；揉桶直径：650（mm）；揉桶高度：580（mm）；棱骨数量：内棱骨5（根），外棱骨18（根）；配套动力功率：4×4（KW）；揉桶回转转速：42-45（r/min）；揉桶数量：4（个）。","3200","ZJ2018084","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5356,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-65B","揉筒直径:65cm;","1、配套电动机功率：3kW；2、配套电动机转速：1430r/min；3、配套电动机额定电压：380V；4、揉桶外径：65cm；5、揉桶高度：470mm；6、揉桶转速：48r/min；7、外形尺寸（长×宽×高）：1660×1370×1580mm；8、整机质量：535kg；9、小时生产率：≥100kg/h","3200","闽2016010","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5357,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-65B","揉筒直径:揉筒直径65cmcm;","揉桶外径：65cm、揉桶高度：48cm、揉桶转速：44r/min、外形尺寸（长*宽*高）：149*139*162cm、电动机额定功率：3.0kW、电动机额定转速：1430r/min、电动机额定电压：380V、结构型式：双臂、加压型式：手动加压","3200","闽2017030","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5358,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","外形尺寸（长×宽×高）：1750×1400×1580mm，揉桶（外径×高度）：650×450mm，电机功率：4.0kW，整机质量：680kg","3200","ZJ2016004","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5359,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-65B","揉筒直径:65cm;","揉桶直径650mm；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶高度480mm；棱骨数量（内棱骨）5根；棱骨数量（外棱骨）18根；配套动力功率3.0kW；揉桶回转转速46±10r/min。","3200","闽2019010","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5360,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","揉筒直径：65cm。","3200","ZJ2018099","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5361,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65SA","揉筒直径:65cm;","1、外形尺寸（长×宽×高）：1560×1360×1480（mm）      \n2、揉筒（外径×高度）：650×450（mm ）；                        \n3、揉盘内径：1115mm；                                    \n4、结构形式：盘式；                                         \n5、传动形式：皮带+减速箱；                                    \n6、加压形式：双柱丝杆式加压；                                   \n7、控制方式：人工控制；                                          \n8、电动机功率：3.0kw；                                           \n9、揉筒回转速度：45-50r/min；                                        \n10、整机质量：500kg；","3200","ZJ2017021","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5362,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65S","揉筒直径:65cm;","1、结构型式：盘式；                                                    \n2、传动型式：皮带+齿轮；                                               \n3、加压型式：双柱丝杆式加压；                                            \n4、控制方式：人工控制；                                            \n5、揉桶外径：650mm；                                                       \n6、揉桶高度：500mm；                                                      \n7、揉盘内径：1231mm；                                                     \n8、配套动力功率：4kw；                                                    \n9、揉桶转速:42-46r/min；                                                  \n10、外形尺寸（长×宽×高）：1962×1795×1651（mm）；\n11、整机质量：1188kg。","3200","ZJ2017010","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5363,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","揉筒直径60CM及以上揉捻机（含揉捻机组）\n揉筒尺寸（外径×高度）：650×450mm；整机质量680（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1670×1400×1880（mm）；配套电机功率：3.0kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉盘内径：1100mm；揉桶转速：42-46r/min；生产率：≥100（kg/h）；揉桶容叶量：100kg，棱骨（内/外）：4/18根。","3200","ZJ2016053","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5364,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-75","揉筒直径:75cm;","揉筒直径60CM及以上揉捻机（含揉捻机组）\n揉筒尺寸（外径×高度）：750×540mm；整机质量1100（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1850×1650×2180（mm）；配套动力：5.5kW；结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉盘内径：1300mm；揉桶转速：28-32r/min；生产率：≥150（kg/h）；揉桶容叶量：150kg；棱骨（内/外）：5/20根。","3200","ZJ2016056","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5365,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-2.0A","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：985×570×905；滚筒尺寸（直径×长度）mm：350×580；滚筒转速调节范围：30～50r/min；煇干温度：50～150℃；电动机功率：0.12；电加热功率：3.6kW；加热源形式：电加热；总质量：66kg","590","ZJ2017074","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5366,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-841","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×700×780；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：840×485×190；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：230mm；主电机功率：0.9kW；炒手转速：29-32r/min；电加热功率：4.7kW；加热源形式：电加热；整机质量：120kg","590","ZJ2015040","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5367,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-100","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1490×675×870；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：：1000×520×198；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：255mm；电动机功率：0.9kW；电加热功率：6.0kW；加热源形式：电加热；总质量：170kg","590","ZJ2018060","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5368,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-3.0A","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1170×720×1118；滚筒尺寸（直径×长度）mm：475×760；滚筒转速调节范围：30～50r/min；煇干温度：50～150℃；电动机功率：0.12；电加热功率：4.2kW；加热源形式：电加热；总质量：88kg","590","ZJ2017073","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5369,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-8.0A","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1315×765×1185；滚筒尺寸（直径×长度）mm：535×915；滚筒转速调节范围：30～70r/min；电机功率/电压：0.12/220kw/V；电热功率/电压：6.0/220kw/V；加热源形式：电加热；总质量：103kg","590","ZJ2016097","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5370,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-150B","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机,滚筒直径:Φ1500mm","590","川L17020","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5371,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-90","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机,滚筒直径:Φ900mm","590","川L17539（产品2）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5372,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-80","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机,滚筒直径:Φ800mm","590","川L17539（产品1）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5373,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-130","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机,滚筒直径:Φ1300mm","590","川L17539（产品3）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5374,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","湖北天池机械股份公司","茶叶炒干机","6CCF-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","整机外形:长*宽*高2100*1400*1800滚筒尺寸:长1500MM配套动力:三相异步电动机1.1KW","590","鄂2017003","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5375,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","湖北天池机械股份公司","茶叶炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","筒体外接圆直径CM91-112-80配套动力品牌及型号:特众Y90L-6功率及转速:1.1KW910R/MIN","590","鄂2016001","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5376,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-60","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1550×910×1420mm、滚筒尺寸（腰径×长度）：600×1205mm ,转速调节范围：27-33 r/min，电动机功率/电压：0.55/380Kw/v、加热源形式： 煤、电、气、整机重量：302kg,碳钢筒体","590","ZJ2017119","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5377,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCGQ-50","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1800×800×1000mm，圆锅口直径：500 mm,锅数：2锅，电动机功率/电压：0.55Kw/380v，电热源功率/电压：7.6Kw/220v，加热源形式：电，整机重量：226 kg","590","ZJ2017120","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5378,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江珠峰机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):1930×1350×2200，滚筒尺寸(内径×长度):940×1690mm，电机功率/电压(kW/V):1.1/380，加热形式:煤加热，整机质量(kg):520","590","ZJ2016082","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5379,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江珠峰机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-60","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):1620×900×1380，滚筒尺寸(直径×长度):600×1320mm，电机功率/电压(kW/V):0.55/380，加热形式:电加热，电热功率/电压(kW/V):14/380，整机质量(kg):286","590","ZJ2017094","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5380,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江珠峰机械有限公司","双锅曲毫机","6CCG-50","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长*宽*高mm):2100*800*1000,炒锅直径（mm):500，电机功率/电压(kW/V):0.55/380,加热形式:电加热，电热功率/电压（kW/V）:6/380，整机质量(kg):160","590","ZJ2017095","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5381,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","松阳县浩宇茶叶机械有限公司","茶叶辉干机","6CHG-45","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（总长x总宽x总高）：1430mmx560mmx835mm；滚筒尺寸（直径x长度）：450mmx640mm；滚筒数量：1个；转速调节范围：0-18r/min；电动机功率/电压：0.12kW/220V；电加热功率/电压：5kW/220V；加热源形式：电加热；整机质量：90kg.","590","ZJ2018092","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5382,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","1、筒体直径：110CM；2、筒体长度：164CM；3、外形尺寸：2100*1200*1400（MM)；4、主轴转速：16.6r/min；5、配套动力型式：三相异步电动机；6、配套动力功率：1.1KW；7、配套动力电压：380V。8、结构型式：分体式。","590","鄂2016073","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5383,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶炒干机","6CCP-120","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","1、筒体直径：120CM；2、筒体长度：146.3CM；3、外形尺寸：2450*1154*1500（MM)；4、主轴转速：19.6r/min；5、配套动力型式：三相异步电动机；6、配套动力功率：1.1KW；7、配套动力电压：380V。8、结构型式：分体式。","590","鄂2016074","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5384,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCP-60","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1670×880×1350（mm）；滚筒内径：600（mm）；滚筒长度：1000（mm）；主电机功率：0.55（kW）；工作转速：30（r/min）；加热形式：电加热；电热功率：14（kW）；整机质量：500（kg）。","590","ZJ2015016","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5385,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCP-80","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1780×1140×1950（mm）；筒体腰径：800（mm）；筒体长度：1760（mm）；转速调节范围：26-28（r/min）；主电机功率：0.75（kW）；加热源形式：煤加热；整机质量：800（kg）。","590","ZJ2018082","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5386,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCTP-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1870×1360×2050（mm）；筒体腰径：1100（mm）；筒体长度：1400（mm）；转速调节范围：26-28（r/min）；主电机功率：1.1（kW）；加热源形式：煤加热；整机质量：1000（kg）。","590","ZJ2017110","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5387,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCSG-50","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1800×800×1050（mm）；圆锅数量：2（只）；圆锅口直径：500（mm）；电机功率：0.55（kW）；加热源形式：电加热；电热功率：6（kW）；整机质量：260（kg）。","590","ZJ2017112","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5388,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶炒干机","6CCT-120","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机,滚筒内径：Φ1200mm；电动机功率：1.1KW/380V；外形尺寸：2365×1200×1370mm;机具质量：335kg;筒体长度：1600mm。","590","ZJ2016110","2020-12-31","非通用类","江西省",""]
[5389,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","结构形式：滚筒式茶叶炒干机；滚筒直径：1100mm。","590","ZJ2018096","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5390,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江嵊州民胜机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-9001","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长×宽×高):1460×660×770mm、槽锅尺寸(长×宽×深):900×480×190mm、槽锅数量:1槽、炒手回转半径：235mm、电动机功率:0.75kW、炒手转速：20～35r/min、电加热功率:5.5kW、加热源形式：电加热、整机质量:145kg。","590","ZJ2015028","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5391,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江嵊州民胜机械有限公司","名茶煇锅提香机","6CM-480","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长×宽×高): 1100×730×920mm、滚筒（直径×长度）: 480×730mm、滚筒数量:1个、滚筒转速：0～55r/min、电机功率:0.12kW、电热功率:4.0kW，加热源形式：电加热、整机质量:68kg。","590","ZJ2015089","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5392,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江春江茶叶机械有限公司","双锅曲毫机","6CCQ-50","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","1、外形尺寸（长×宽×高）：1800×800×1070（mm）；    \n2、炒锅直径：500mm；                                    \n3、炒锅数量：2个；                                       \n4、电机功率/电压（KW/V）：0.37/220；                             \n5、热源消耗方式：电加热；                                   \n6、电热功率/电压（KW/V):8.6/220；                             \n7、整机质量：250kg。","590","ZJ2018069","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5393,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江春江茶叶机械有限公司","金属炉八角炒干机","6CBC-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","1、外形尺寸（长×宽×高）2650×1350×2100（mm）；                      \n2、炒锅口径（滚筒直径×长度）：1100×1580（mm）；                     \n3、电机功率/电压：1.1/380（kw/v）；                           \n4、电机转速：1400r/min；                                            \n5、热源形式：煤加热；                                                 \n6、整机质量：1060kg。","590","ZJ2017014","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5394,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","湖北天池机械股份公司","茶叶炒干机","6CCT-120","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长*宽*高)mm ：1900*1300*1500 筒体形状：八棱椎体，筒体长度mm:1440，配套动力功率：2.2KW，","590","鄂2018145","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5395,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","湖北天池机械股份公司","茶叶瓶式炒干机","6CCP-120","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","整机外形:2100*1400*1800配套功率:1.5KW转速910R/MIN","590","鄂2017010","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5396,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江武义增荣食品机械有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCQ-60","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机（含普通扁形茶炒制机）\n外形尺寸（长×宽×高）：2040×880×1200（mm）；炒锅数量：2个；炒锅口径：600mm；电机功率/电压：0.75kw/380v；电热功率/电压：7.5kw×2/380v；加热形式：电加热；整机质量：300kg；生产率：≥7kg/h；千瓦小时生产率：：≥9kg/（kw.h）","590","ZJ2017159","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5397,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-120","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机（含普通扁形茶炒制机）\n外形尺寸（长×宽×高）：2060×1300×1640（mm）；筒体腰径×长度：1200×1400mm；电机功率/电压：1.1KW/380V；加热形式：煤加热；生产率：≥16kg/h；整机质量：550kg。","590","ZJ2016057","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5398,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-110","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1915×1350×2120mm，滚筒尺寸（腰径×长度）：1100×1560mm，转速调节范围：22-28r/min，电动机功率：1.1 Kw /380 v，加热源形式：煤、电、气，整机重量：1356 kg，碳钢筒体","590","ZJ2016089","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5399,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘焙机","6CH941Ⅰ","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：2800×480×876mm，烘茶盘（直径×高:480×80 mm、总盘数：5个、摊放面积：0.9㎡），热风炉（名称：RFL-25金属热风炉、生产厂家：上洋），鼓风机功率/电压：1.65Kw/380v，整机重量：130kg","590","ZJ2017116","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5400,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江嵊州民胜机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-10001","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长×宽×高):1560×660×850mm、槽锅尺寸(长×宽×深):1000×490×240mm、槽锅数量:1槽、炒手回转半径：245mm、炒手转速：20～35r/min、电动机功率/电压:1.1kW/220V、加热源形式：电加热、电加热功率/电压:6.0kW/220v、整机质量:150kg。","590","ZJ2017041","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5401,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江嵊州民胜机械有限公司","名茶煇锅提香机","6CM-400","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","外形尺寸(长×宽×高): 920×700×890mm、滚筒（直径×长度）: 400×600mm、滚筒数量：1个、滚筒转速：32～55r/min、电动机功率:0.12kW、电加热功率:3.0kW、加热源形式：电加热、整机质量:60kg。","590","ZJ2017039","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5402,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-80","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","结构型式：滚筒式；形尺寸(长×宽×高)：1800×1050×1600mm；机器质量：600kg；配套动力：0.75kW；滚筒进出料口直径：800mm；滚筒长度：1500mm；滚筒转速：16～28r/min；工作温度：200～250℃；生产率：≥16kg/h；热 源：煤、柴、生物质颗粒。","590","鲁T2017093","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5403,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-120","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","结构型式：滚筒式；形尺寸(长×宽×高)：2350×1420×2080mm；机器质量：1650kg；配套动力：2.2kW；滚筒进出料口直径：1200mm；滚筒长度：2000mm；滚筒转速：16～24r/min；工作温度：200～250℃；生产率：≥30kg/h；热 源：煤、柴、生物质颗粒。","590","鲁T2016020","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5404,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","日照盛华茶业机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-100","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","结构型式：滚筒式；形尺寸(长×宽×高)：2200×1200×1850mm；机器质量：1000kg；配套动力：0.75kW；滚筒进出料口直径：950mm；滚筒长度：1500mm；滚筒转速：16～28r/min；工作温度：200～250℃；生产率：≥24kg/h；热 源：煤、柴、生物质颗粒。","590","鲁T2016022","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5405,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-84ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×900×1240；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：840×485×190；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：230mm；主电机功率：0.9kW；炒手转速：29-32r/min；电加热功率：5.5kW；加热源形式：电加热；整机质量：160kg","1600","ZJ2015039","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5406,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-100ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1490×900×1310；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：1000×520×198；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：255mm；主电机功率：0.9kW；电加热功率：6.0kW；加热形式：电加热；下料形式：自动称重下料；炒制程序：智能控制系统；总质量：207kg","1600","ZJ2018061","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5407,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","临海市杰峰机械有限公司","智能全自动扁形茶炒制机","6CCB-90ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸：1470*850*1250mm；槽锅尺寸：900*480*190mm；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：235mm；主电动机功率：0.75kW；电加热功率：6.0kW；输送+匀叶电机功率：0.01kW；下料电机功率：0.025kW；洒油电机功率：0.003kW；开门电机功率：0.025kW；顶锅电机功率：0.1kW；加热源形式：电加热；下料形式：自动称重下料；炒制程序：智能控制系统；总质量：160kg。","1600","ZJ2018055","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5408,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江嵊州民胜机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-78ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸(长×宽×高):1340×850×1250mm、槽锅尺寸(长×宽×深):780×480×190mm、槽锅数量:1槽、炒手回转半径：235mm、电动机功率:0.75KW、炒手转速：25～35r/min、电加热功率:5.0kW、加热源形式：电加热、整机质量:160kg。","1600","ZJ2015027","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5409,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江嵊州民胜机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-90ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸(长×宽×高):1460×880×1285mm、槽锅尺寸(长×宽×深):900×480×190mm、槽锅数量:1槽、炒手回转半径：235mm、炒手转速：25～35r/min、主电动机功率/电压:0.75KW/220V、加热源形式：电加热、电加热功率/电压:5.5KW/220V、整机质量:176kg。","1600","ZJ2018035","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5410,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江嵊州民胜机械有限公司","智能全自动扁形茶炒制机","6CCB-902ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):2个;","外形尺寸(长×宽×高):1460×1460×1365mm、槽锅尺寸(长×宽×深):900×490×230mm、槽锅数量:2槽、炒手回转半径：235mm、炒手转速：27～35r/min、电动机功率/电压:0.85kW×2/220V、加热源形式：电加热、电加热功率/电压:5.5kW×2/220V、整机质量:320kg。","1600","ZJ2017040","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5411,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江嵊州民胜机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-100ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸(长×宽×高):1560×880×1255mm、槽锅尺寸(长×宽×深):1000×480×190mm、槽锅数量:1槽、炒手回转半径：235mm、主电动机功率:0.85kW、炒手转速：25～35r/min、电加热功率:6.72kW、加热源形式：电加热、总质量:185kg。","1600","ZJ2016018","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5412,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-1003ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):3个;","外形尺寸（长×宽×高）mm：2140×1560×1410；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：1000×550×230；槽锅数量：3槽；炒手回转半径：230mm；炒手转速：30r/min；主电机功率/电压：（0.9×3）kW/380V；电加热功率/电压：（6.0×3)kW/380V；加热形式：电加热；下料形式：自动称重下料；炒制程序：智能控制系统；总质量：510kg","3200","ZJ2016045","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5413,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-843ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):3个;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1980×1350×1360；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：840×525×210；槽锅数量：3槽；炒手回转半径：210mm；炒手转速：30r/min；主电机功率/电压：（0.9×3）kW/380V；电加热功率/电压：（5.0×3)kW/380V；加热形式：电加热；下料形式：自动称重下料；炒制程序：智能控制系统；总质量：380kg","3200","ZJ2016042","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5414,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机","临海市杰峰机械有限公司","智能全自动扁形茶炒制机","6CCB-903ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):3个;","外形尺寸：2000*1550*1400mm；槽锅尺寸900*460*225mm；槽锅数量：3槽；炒手回转半径：230mm；主电动机功率0.75*3kW；电热功率6.0*3kW；输送电机功率：0.01kw；下料电机功率：0.025kW；洒油电机功率：0.005kW；开门电机功率：0.025*3kW；加热源形式：电加热；下料形式：自动称重下料；炒制程序：智能控制系统；总质量：380kg。","3200","ZJ2017104","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5415,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江嵊州民胜机械有限公司","智能全自动扁形茶炒制机","6CCB-903ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):3个;","外形尺寸(长×宽×高):2035×1460×1450mm、槽锅尺寸(长×宽×深):900×490×230mm、槽锅数量:3槽、炒手回转半径：235mm、炒手转速：27～35r/min、电动机功率/电压:0.85KW×3/220V、加热源形式：电加热、/电压:5.5KW×3/220V、整机质量:465kg。","3200","ZJ2017042","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5416,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-5","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:5m2;","1、有效烘干面积：5㎡；2、外形尺寸：2081*1855*1590(MM)；3、风机形式：离心式；4、结构型式：百叶翻板式。","860","鄂2017138","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5417,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","百页式茶叶烘干机","6CHB-5","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:5m2;","结构型式：手拉百页式；外形尺寸（长×宽×高）：1600×1040×1150（mm）；有效摊叶面积：5(㎡)；烘板层数：5（层）；电机功率：1.5（kW）；加热源形式：柴加热；整机质量：2500（kg）。","860","ZJ2018079","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5418,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶烘焙机","XS-6CHZ-9B","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:8.8m2;","1、外型尺寸（长×宽×高）：1180×1050×2100mm；2、加热元件：电热丝；3、加热元件总功率/组数：12/3kW；4、烘盘托架回转转速：6r/min；5、干燥层数：16层；6、总有效干燥面积：8.8㎡","860","闽2016008","2020-12-31","非通用类","福建省",""]
[5419,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶烘焙机","XS-6CHZ-6","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:6.5m2;","1、外型尺寸（长×宽×高）：1180×1090×1890mm；2、加热元件：电热丝；3、加热元件总功率：9/3组数kW；4、烘盘托架回转转速：6r/min；5、干燥层数：12层；6、总有效摊叶面积S：6.5㎡","860","闽2017020","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5420,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶烘焙机","DL-6CHZ-9B","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:烘干面积8.76㎡m2;","外形尺寸（长*宽*高）：109.5*141*216cm、加热元件：电炉丝、加热元件总功率/组数：11/3kW、干燥层数：16层、烘盘托架回转转速：6r/min、总有效摊叶面积：8.76㎡","860","闽2017001","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5421,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶烘焙机","DL-6CHZ-6","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:烘干面积6.4㎡m2;","总有效摊叶面积：6.4㎡、外形尺寸（长*宽*高）：118*110*196cm、结构型式：托盘旋转式、加热元件：电热丝、干燥层数：12层、烘盘托架回转转速：6r/min","860","闽2017027","2021-12-31","非通用类","福建省",""]
[5422,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶烘焙机","ZY-6CHZ-9","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:9m2;","总有效摊叶面积9m2；外形尺寸（长×宽×高）1180×1100×2170mm；风机电动机额定功率0.55kW；风机电动机额定转速1400r/min；风机电动机额定电压220V；加热元件组数3组；加热元件总功率13.5kW；干燥层数16层。","860","闽2019002","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[5423,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上百叶式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-12","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:12m2;","烘干面积10平方米及以上百叶式茶叶烘干机\n结构型式：手动链板（手拉百叶）式；\n有效烘干面积：12平方米；烘板层数：6层；整机质量：2000（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：2260×1400×1540（mm）；配套电动机功率：2.2kw；配套风机功率：1.1kw；配套热风炉型号：JNX-40型；生产率：≥55kg/h；加热源形式：煤。","1600","ZJ2016050","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5424,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","远红外茶叶烘干机","6CHC-1.3B","烘干面积:1.3m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","连续自动式茶叶烘干机；烘干面积：1.3㎡","5000","川L17520","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5425,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘干机","6CHB-3","烘干面积:3m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3100×840×1400mm，有效摊叶面积：3㎡，自动链板式、烘板层数：4层，减速器（名称：MB07Y无极变速机，电动机功率：0.55 kw），减速机（名称：XWD摆线针轮减速机、功率：0.55 kw），柴煤式热风炉（名称：RFL-25金属热风炉，厂家：上洋），加热型式：煤、电、气，整机重量：636kg，镀锌烘板","5000","ZJ2017113","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5426,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-6","烘干面积:6m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):4390×1750×1630，有效摊叶面积(㎡):6，结构型式:链板式，烘板层数:4层，使用燃料:煤，配套功率(kW):1.1，整机质量(kg):780","5000","ZJ2015080","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5427,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-3","烘干面积:3.45m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):2760×724×1400，有效摊叶面积（㎡）:3.45，结构型式:链板式，烘板层数:4层，使用燃料:煤，配套功率(kW):0.55，整机质量(kg):620","5000","ZJ2016078","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5428,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHW-4","烘干面积:4m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构形式：网带式；外形尺寸（长×宽×高）：4150×920×1900（mm）；有效摊叶面积：4（㎡）；烘板层数：3（层）；电机功率：0.75（kW）；使用燃料：电加热；电热功率：36（kW）；整机质量：800（kg）。","5000","ZJ2016077","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5429,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-6","烘干面积:6m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构形式：链板式；外形尺寸（长×宽×高）：4500×2000×1850（mm）；有效摊叶面积：6.0（㎡）；烘板层数：4（层）；电机功率：1.1（kW）；使用燃料：煤；整机质量：2200（kg）。","5000","ZJ2015010","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5430,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CHM-3","烘干面积:3m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、结构型式：自动链板式；                            \n2、传动型式：皮带+减速箱；                                     \n3、外形尺寸（长×宽×高）：3500×900×1470（mm）；                                                \n4、烘板型式：搭叠式；                                          \n5、曳引链型式：滚柱式；                                         \n6、风机型式/功率：离心式/1.5KW；                                \n7、有效干燥摊叶面积：3㎡。","5000","ZJ2017019","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5431,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶动态烘干机","6CHT-100","烘干面积:20.4m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","连续自动式茶叶烘干机；烘干面积：20.4㎡","9000","川L16511","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5432,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","连续自动式茶叶烘干机；烘干面积：20㎡","9000","川L17538（产品1）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5433,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-30","烘干面积:30m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","连续自动式茶叶烘干机；烘干面积：30㎡","9000","川L17538（产品2）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5434,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","湖北天池机械股份公司","茶叶烘干机","6CH-16","烘干面积:15.8m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：8500×1710×2480，烘干面积15.8㎡，结构型式：翻板式连续烘干，风机功率：5.5KW","9000","鄂2017244","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5435,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","湖北天池机械股份公司","茶叶烘干机","6CHB-30","烘干面积:30m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸(长*宽*高)mm ：9000*3000*2600  结构型式：链条烘板式，传动型式：链条传动，烘板型式：翻板式，有效干燥面积：30㎡","9000","鄂2018146","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5436,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：5763×1524×1650mm，有效摊叶面积：10㎡ ，自动链板式、烘网层数：4层，减速器（名称：YCT112-4B,0.75KW，）减速机（名称：XW-8125-59摆线针轮减速机、功率：1.1kw），柴煤型热风炉（名称：FP-50喷流式金属热风炉，厂家：上洋），加热型式：煤、气。整机重量：1354kg，镀锌烘板","9000","ZJ2017114","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5437,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):6860×1910×2150，有效摊叶面积(㎡):20，结构型式:链板式，烘板层数:6层，使用燃料:煤，配套功率(kW):1.5，整机质量(kg):1930","9000","ZJ2015082","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5438,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-16","烘干面积:16m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):5160×1740×1900，结构型式:自动链板式，传动型式：链条传动，烘板型式：搭叠式，曳引链型式：滚柱式，风机型式：离心式，风机功率(kW):5.5，有效摊叶面积(㎡):16","9000","ZJ2017100","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5439,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):5250×1750×1630，有效摊叶面积(㎡):10，结构型式:链板式，烘板层数:4层，使用燃料:煤，配套功率(kW):1.1，整机质量(kg):885","9000","ZJ2015081","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5440,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-30","烘干面积:30m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、有效干燥面积：30㎡；2、外形尺寸：7000*1600*2580(MM)；3、风机形式：离心式；4、结构型式：链条烘板式。5、传动形式：链传动。6、风机形式：离心式。7、烘板形式：自动链板式。","9000","鄂2017137","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5441,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","黄冈市丰景农业机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、有效干燥面积：20㎡；2、外形尺寸：5240*2120*2000(MM)；3、风机形式：离心式；4、结构型式：链条烘板式。5、传动形式：链传动。6、风机形式：离心式。7、烘板形式：自动链板式。","9000","鄂2017136","2021-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5442,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构形式：链板式；外形尺寸（长×宽×高）：5470×2135×2080（mm）；有效摊叶面积：20(㎡)；烘板层数：6（层）；电机功率：1.5（kW）；使用燃料：液化石油气；整机质量：1000（kg）。","9000","ZJ2016076","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5443,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构型式：自动链板式；传动型式：曳引链；外形尺寸（长×宽×高）：4800×1420×1730（mm）；烘板型式：搭叠式；有效干燥（干燥）面积：10(㎡)；烘板层数：4（层）；电机功率：1.5（kW）；风机功率：3（kW）；加热源形式：煤（柴）；整机质量：2500（kg）。","9000","ZJ2018081","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5444,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","连续自动式茶叶烘干机，烘干面积：20㎡,结构形式：自动连续烘板式；主电机功率;7.75kw;外形尺寸:8900×2120×2000mm; 有效摊叶面积:20㎡;整机质量:2000kg；匹配热风炉型号:FP-100;","9000","江西省2018第001号","2022-12-31","非通用类","江西省",""]
[5445,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶烘干机","6CH-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","连续自动式茶叶烘干机，烘干面积：10㎡,配套动力:4.87kw;结构型式：自动连续烘板式；传动型式：链条传动；烘板型式：烘板式；外形尺寸:4870×1605×1650 mm; 有效摊叶面积:10㎡; 整机质量:1200kg;小时生产率:≥100kg/h; 配热风炉型号：FP-50;","9000","江西省2019第005号","2023-12-31","非通用类","江西省",""]
[5446,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-30","烘干面积:30m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、结构型式：自动链板式；                             \n 2、传动型式：链条传动；                                     \n3、外形尺寸（长×宽×高）：7220×1780×2310（mm）；                                             \n4、烘板型式：搭叠式；                                        \n5、曳引链型式：滚柱式；                                           \n6、风机型式/功率：离心式/7.5kw；                                \n7、有效干燥（摊叶）面积：30㎡；","9000","ZJ2017022","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5447,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、结构型式：自动链板式；                          \n2、烘板层数：4层；                                \n3、外形尺寸：（长×宽×高）：4800×1280×1550（mm）；\n4、有效摊叶（烘干）面积：10㎡；                  \n5、使用燃料：煤；                                 \n6、配套功率：1.5kw；                              \n7、整机质量：1330kg。","9000","ZJ2016016","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5448,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20Q","烘干面积:20.4m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、结构型式：自动链板式；                               \n2、传动型式：链条传动；                           \n3、外形尺寸（长×宽×高）：6270×1810×2050（mm）；                                               \n4、烘板型式：搭叠式；                                    \n5、曳旨链型式：滚柱式；                             \n6、风机型式/功率（KW)：离心式/7.5；                           \n7、有效干燥（摊叶）面积：20.4㎡。","9000","ZJ2018068","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5449,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-16","烘干面积:15.8m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、结构型式：自动链板式；                                          \n2、传动型式：链轮+变速机；                                          \n3、外形尺寸（长×宽×高）：5300×1700×2000（mm）；             \n4、烘板型式：搭叠式；                                           \n5、曳引链型式：滚柱式；                                       \n6、风机（型式/功率）：离心式/5.5kw；                                   \n7、有效干燥摊叶面积：15.8㎡。","9000","ZJ2018066","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5450,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20.4m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","1、结构型式：自动链板式；                            \n2、传动型式：链轮+变速机；                                     \n3、外形尺寸（长×宽×高）：5250×1600×2100（mm）；                                                \n4、烘板型式：搭叠式；                                          \n5、曳引链型式：滚柱式；                                         \n6、风机型式/功率：离心式/7.5KW；                                \n7、有效干燥摊叶面积：20.4㎡。","9000","ZJ2017020","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5451,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","湖北天池机械股份公司","茶叶烘干机","6CH-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）mm：4250*1500*1780，烘干面积10M2，结构型式：翻板式连续烘干，风机功率：3KW。","9000","鄂2018192","2022-12-31","非通用类","湖北省",""]
[5452,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-25","烘干面积:25m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","烘干面积10平方米及以上连续自动式茶叶烘干机\n结构型式：自动链板式；\n传动型式：链轮传动,有效烘干面积：25m2；烘板层数：6层；烘板型式:搭叠式,曳引链型式:滚柱式；外形尺寸(长×宽×高)：7300×2050×2200(mm)；配套电机功率：4KW；配套风机型式：离心式；加热源形式：煤。","9000","ZJ2018039","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5453,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","烘干面积10平方米及以上连续自动式茶叶烘干机。\n结构型式：自动链板式；\n传动型式：链轮传动；有效烘干面积：10M2；烘板层数：6层；烘板型式：搭叠式；曳引链型式：滚柱式；外形尺寸(长×宽×高)：5300×1900×2020(mm)；配套风机功率：2.2KW；配套风机型式：离心式；加热源形式：煤。","9000","ZJ2018038","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5454,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-20","烘干面积:20.4m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","烘干面积10平方米及以上连续自动式茶叶烘干机\n结构型式：自动链板式；\n传动型式：链轮传动,有效烘干面积：20.4m2；烘板层数：6层；烘板型式:搭叠式,曳引链型式:滚柱式；外形尺寸(长×宽×高):5320×2010×2120(mm)；配套风机功率：5.5KW；配套风机型式：离心式；加热源形式：煤。","9000","ZJ2017151","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5455,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","杭州富阳新洲机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-40","烘干面积:40m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长*宽*高）：7700*2330*2580mm；结构形式：连续自动链板式；有效摊叶（烘）面积：40M2;","9000","ZJ2016105","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5456,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","杭州富阳新洲机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-30","烘干面积:30m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长*宽*高）：7700*2020*2580mm；结构形式：连续自动链板式；有效摊叶（烘）面积：30M2;","9000","ZJ2016104","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5457,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","杭州富阳新洲机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长*宽*高）：6390*2020*2180mm；结构形式：连续自动链板式；有效摊叶（烘）面积：20M2","9000","ZJ2016103","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5458,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘干机","6CHB-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：6708×1774×2100mm，有效摊叶面积：20㎡，自动链板式、烘板层数：6层，减速器（名称：YCT 132-4A电磁调速电动机、电动机功率：1.1kw），减速机（名称：XW-8125-29摆线针轮减速机、功率：1.1kw），柴煤型热风炉（名称：FP-100喷流式金属热风炉，厂家：上洋），加热型式：煤、气。整机重量：2066kg，镀锌烘板","9000","ZJ2016090","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5459,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶筛选机","其他茶叶筛选机","浙江绿峰机械有限公司","立式风选机","6CFX-30","其他茶叶筛选机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）: 1850×1400×2170（mm）；出茶口数量:3（个）；配套电机功率:0.75（kW）；进风口面积：0.05（㎡）；风机出风口面积：0.5（㎡）；分选箱内宽度：58（cm）；整机质量:60（kg）。","360","ZJ2015014","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5460,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶筛选机","其他茶叶筛选机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶平面圆筛机","6CSPY-90","其他茶叶筛选机:是 ;","1、外形尺寸（长×宽×高）：2340×1890×1260（mm）；                         \n2、筛网层数：4层；                                                       \n3、筛网有效筛分面积（一层）：0.9㎡；                                      \n4、筛床回转半径：38mm；                                               \n5、配套电机功率:0.75kw；                                                 \n6、电机转速：910r/min；                                               \n7、整机质量:1300kg。","360","ZJ2017015","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5461,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶筛选机","其他茶叶筛选机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶风选机","6CFC-50","其他茶叶筛选机:是 ;","1、外形尺寸（长×宽×高）：4500×1000×2500（mm）；                       \n2、风机最大进风面积：0.05㎡；                                       \n3、风机最小进风面积：0.05㎡；                                     \n4、风机出风口面积：0.26㎡；                                              \n5、送料器宽度：475mm；                                                   \n6、出茶口数量：5个；                                                   \n7、电动机功率：0.75kw；                                                 \n8、配套电机转速：910r/min；                                                  \n9、总质量：400kg。","360","ZJ2017016","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5462,"农产品初加工机械","剥壳（去皮）机械","花生脱壳机","3t/h及以上花生脱壳机","河南瑞锋机械有限公司","花生去杂剥壳机","6BHZF-6000","生产率:6t/h;含自动上料、除杂设备:是 ;","1去杂和剥壳组成；2总动力46.5kW，其中去杂11kW，剥壳35.5kW；3效率≥6000kg/h；4机重2670kg；5Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ滚长1214mm；6Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ滚Φ430mm，Ⅳ滚Φ260mm； 7吨果耗电≤6.5kW?h/t；8尺寸3750×4500×3530（mm);9.破碎≤4%；10损失≤0.5%；11剥净≥98%;12含杂≤3%；13损伤≤3.5%","4200","豫2017055","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5463,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","18-30kW抓草机","江苏亿科农业装备有限公司","农用抓草机","7ZC-08","功率:18kW;","型式：轮胎式，铰接转向，发动机额定功率（kw）18;发动机转速（r/min）2300;外形尺寸（长×宽×高)mm：4900×1600×2500；整机质量（kg）:2300;额定装载质量（kg）:700.","4300","苏农机（2015）第（0052）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5464,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","30-40kW抓草机","湖南明宇机械制造有限公司","轮胎式抓草机","7ZL-33","功率:33kW;","技术参数:整机重量(KG):3310发动机:4DW91-45G2柴油机；33KW；2300R/MIN外形尺寸(长*宽*高)(MM):5850*1950*2650(整机)轮距(前/后)(MM):1380/1380轴距(MM):2140轮胎规格(前/后):(12.00-16)/(12.00-16)胎压(前/后)(KPA):390/390抓草爪宽(M):≥1.45抓草爪深(M):≥1.2卸载高度(M):≥2.15卸载距离(MM):≥800提升时间(S):≤6.5最大转向角(°):≥32额定载质量(T):0.8倾翻载荷(KG):≥1600提升力(KN):≥14.5","6800","湘20160426009","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5465,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","30-40kW抓草机","江苏亿科农业装备有限公司","农用抓草机","7ZC-15","功率:36.8kW;","型式：铰接轮式，发动机额定功率（kw）36.8;发动机转速（r/min）2400;外形尺寸（长×宽×高)mm：5770×1640×2630；轴距（mm）:2160;额定装载质量（kg）:950.","6800","苏农机（2016）第（0410）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5466,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","30-40kW抓草机","湖南莱工机械制造有限责任公司","抓草机","7ZL-38","功率:38kW;","整机质量（kg）：3620\n发动机：ZN490B柴油机；38kw;2400r/min\n外形尺寸（长×宽×高）(mm):5950×1670×2640（整机）\n轮距（前/后）（mm）:1340/1340\n轴距（mm）：2160\n轮胎规格（前/后）：（12.00-16）/（12.00-16）\n胎压（前/后）（kPa）：390/390\n抓草爪宽（m）：≥1.50\n抓草爪深（m）：≥1.2\n卸载高度（m）: ≥2.25\n卸载距离（mm）：≥800\n提升时间（s）：≤7.0\n最大转向角（°）：≥32\n额定载质量（t）:1.0\n倾翻载荷（kg）：≥2000\n提升力（kN）：≥17.0","6800","湘20160530014","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5467,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","湖南明宇机械制造有限公司","轮胎式抓草机","7ZL-42","功率:42kW;","整机重量(KG):3600发动机:4DW91-45G2柴油机；42KW；2300R/MIN外形尺寸(长*宽*高)(MM):6100*1830*2700(整机)轮距(前/后)(MM):1470/1470轴距(MM):2250轮胎规格(前/后):(20.5/70-16)/(20.5/70-16)胎压(前/后)(KPA):390/390抓草爪宽(M):≥1.50抓草爪深(M):≥1.2卸载高度(M):≥2.25卸载距离(MM):≥800提升时间(S):≤7.0最大转向角(°):≥32额定载质量(T):1.0倾翻载荷(KG):≥2000提升力(KN):≥17.0","8600","湘20160426007","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5468,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","湖南明宇机械制造有限公司","轮胎式抓草机","7ZL-48","功率:48kW;","整机重量(KG):4720发动机:ZH4100Y4柴油机；48KW；2200R/MIN外形尺寸(长*宽*高)(MM):6300*2110*2820(整机)轮距(前/后)(MM):1480/1480轴距(MM):2310轮胎规格(前/后):(20.5/70-16)/(20.5/70-16)胎压(前/后)(KPA):390/390抓草爪宽(M):≥1.55抓草爪深(M):≥1.2卸载高度(M):≥2.35卸载距离(MM):≥850提升时间(S):≤7.5最大转向角(°):≥32额定载质量(T):1.2倾翻载荷(KG):≥2400提升力(KN):≥20.0","8600","湘20160426010","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5469,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","江苏亿科农业装备有限公司","农用抓草机","7ZC-20","功率:48kW;","型式：铰接轮式，发动机额定功率（kw）48;发动机转速（r/min）2400;外形尺寸（长×宽×高)mm：6000×1885×2850；轴距（mm）:2282;额定装载质量（kg）:1100.","8600","苏农机（2016）第（0372）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5470,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","江苏亿科农业装备有限公司","农用抓草机","7ZC-16","功率:41kW;","型式：铰接轮式，发动机额定功率（kw）41;发动机转速（r/min）2400;外形尺寸（长×宽×高)mm：5624×1656×2650；轴距（mm）:2192;额定装载质量（kg）:1000.","8600","苏农机（2016）第（0371）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5471,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","江苏亿科农业装备有限公司","农用抓草机","7ZC-22","功率:52kW;","型式：铰接轮式，发动机额定功率（kw）52;发动机转速（r/min）2400;外形尺寸（长×宽×高)mm：6060×1885×2830；轴距（mm）:2354;额定装载质量（kg）:1300.","8600","苏农机（2016）第（0373）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5472,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","徐州昊特机械有限公司","农用抓草机","7ZC28","功率:52kW;","整机型号 ：7ZC28 ；整机型式 ：轮胎式、铰接转向 ；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm：5450×1830×2665 ；整机轴距 mm ：2190 ；整机轮距(前轮/后轮) mm ：1485/1485 ；整机工作装置卸载高度 mm ：3300 ；整机工作装置卸载距离 mm ：1165 ；整机工作装置卸载角度 ° ：≥25 ；发动机型号 ：SD4DW3Z ；发动机生产厂 ：江苏四达动力机械集团有限公司 ；发动机吸气方式 ：自吸 ；发动机气缸数 ：4 ；发动机标定功率 kW ：52","8600","苏农机（2017）第（0016）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5473,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","徐州昊特机械有限公司","农用抓草机","7ZC26","功率:48kW;","发动机型号 ：SD4DW3Z1 ；发动机生产厂 ：江苏四达动力机械集团有限公司 ；发动机吸气方式 ：自吸 ；发动机气缸数 ： 4 ；发动机标定功率 kW ：48 ；发动机标定转速 r/min ：2400 ；发动机冷却系统形式 ：液冷 ；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：5450×1830×2665 ；整机轴距 mm ：2190 ；整机轮距(前轮/后轮)mm ：1485/1485 ；整机工作装置卸载高度 mm ：3300 ；整机工作装置卸载距离 mm ：1165 ；整机工作装置卸载角度 ≥25","8600","苏农机（2017）第（0015）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5474,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","湖南莱工机械制造有限责任公司","抓草机","7ZL-41","功率:41kW;","整机质量（kg）：3660\n发动机：YD4BJQ柴油机；41kw;2400r/min\n外形尺寸（长×宽×高）(mm):5860×1700×2700（整机）\n轮距（前/后）（mm）:1390/1390\n轴距（mm）：2100\n轮胎规格（前/后）：（20.5/70-16）/（20.5/70-16）\n胎压（前/后）（kPa）：230/230\n抓草爪宽（m）：≥1.50\n抓草爪深（m）：≥1.2\n卸载高度（m）: ≥2.25\n卸载距离（mm）：≥800\n提升时间（s）：≤7.0\n最大转向角（°）：≥32\n额定载质量（t）:1.0\n倾翻载荷（kg）：≥2000\n提升力（kN）：≥17.0","8600","湘20160530015","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5475,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","湖南莱工机械制造有限责任公司","抓草机","7ZL-45","功率:45kW;","整机质量（kg）：4060\n发动机：ZHAG14-3柴油机；45kw;2400r/min\n外形尺寸（长×宽×高）(mm):5750×1770×2700（整机）\n轮距（前/后）（mm）:1410/1410\n轴距（mm）：2200\n轮胎规格（前/后）：（16/70-16）/（16/70-16）\n胎压（前/后）（kPa）：280/280\n抓草爪宽（m）：≥1.50\n抓草爪深（m）：≥1.2\n卸载高度（m）: ≥2.25\n卸载距离（mm）：≥800\n提升时间（s）：≤7.0\n最大转向角（°）：≥32\n额定载质量（t）:1.0\n倾翻载荷（kg）：≥2000\n提升力（kN）：≥17.0","8600","湘20160530016","2020-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5476,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4-7.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","小型潜水电泵","QS30-36/2-5.5","电机功率:5.5kW;","规定点流量 30 m3/h\n规定点扬程 36 m\n规定转速 2860 r/min\n额定功率 5.5 kW","170","苏农机（2017）第（0024）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5477,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4-7.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","小型潜水电泵","QS65-18-5.5","电机功率:5.5kW;","规定点流量 65 m3/h\n规定点扬程 18 m\n规定转速 2860 r/min\n额定功率 5.5 kW","170","苏农机（2017）第（0024）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5478,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4-7.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","小型潜水电泵","QS40-23-4","电机功率:4kW;","规定点流量 40 m3/h\n规定点扬程 23 m\n规定转速 2860 r/min\n额定功率 4 kW","170","苏农机（2017）第（0024）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5479,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4-7.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","小型潜水电泵","QS40-30/2-5.5","电机功率:5.5kW;","规定点流量 40 m3/h\n规定点扬程 30 m\n规定转速 2860 r/min\n额定功率 5.5 kW","170","苏农机（2017）第（0024）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5480,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4SH12-110/32","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：110m\n规定点流量：12m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016121","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5481,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ8-50","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：198m\n规定点流量：8m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016123","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5482,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ17-12","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：95m\n规定点流量：17m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016123","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5483,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","小型潜水电泵","QY350-8-7.5","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：8m\n规定点流量：350m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇201696","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5484,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","WQ65-25-7.5","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：25m\n规定点流量：65m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016108","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5485,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","小型潜水电泵","QY10-110/4-7.5","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：100m\n规定点流量：10m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇201696","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5486,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","小型潜水电泵","QY40-38-7.5","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：38m\n规定点流量：40m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇201696","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5487,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4SH16-83/25","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：83m\n规定点流量：16m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016121","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5488,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","QXN12.5-100-7.5","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：100m\n规定点流量：12.5m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016108","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5489,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4SH10-115/36","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：115m\n规定点流量：10m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016120","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5490,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4SH6-188/50","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：188m\n规定点流量：6m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016120","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5491,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4STM12-87/26","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：87m\n规定点流量：12m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016120","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5492,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4STM10-115/32","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：115m\n规定点流量：10m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016120","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5493,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5-9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","4SH8-146/40","电机功率:7.5kW;","电泵功率：7.5KW\n规定点扬程：146m\n规定点流量：8m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","570","滇2016120","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5494,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ42-10","电机功率:15kW;","电泵功率：15KW\n规定点扬程：89m\n规定点流量：42m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016122","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5495,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ30-17","电机功率:15kW;","电泵功率：15KW\n规定点扬程：125m\n规定点流量：30m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016122","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5496,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ17-20","电机功率:11kW;","电泵功率：11KW\n规定点扬程：145m\n规定点流量：17m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016121","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5497,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ30-13","电机功率:11kW;","电泵功率：11KW\n规定点扬程：96m\n规定点流量：30m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016122","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5498,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ17-17","电机功率:9.2kW;","电泵功率：9.2KW\n规定点扬程：123m\n规定点流量：17m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016121","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5499,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ75-4","电机功率:15kW;","电泵功率：15KW\n规定点扬程：52m\n规定点流量：75m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016123","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5500,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","徐州泰丰泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ40-48","电机功率:9.2kW;","9.2—18.5kW潜水泵。整机质量47kg；规定点流量40m3/h；规定点扬程48米；规定转速2850r/min；额定功率9.2kw；额定电压380V；额定电流22.1A；额定频率50Hz；电源相数三相。","720","苏农机（2016）第（0162）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5501,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","小型潜水电泵","QY10-142/5-9.2","电机功率:9.2kW;","电泵功率：9.2KW\n规定点扬程：142m\n规定点流量：10m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇201696","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5502,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","100QW100-30-15","电机功率:15kW;","电泵功率：15KW\n规定点扬程：30m\n规定点流量：100m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016109","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5503,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","小型潜水电泵","QY10-165/6-11","电机功率:11kW;","电泵功率：11KW\n规定点扬程：165m\n规定点流量：10m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇201696","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5504,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ30-15","电机功率:13kW;","电泵功率：13KW\n规定点扬程：110m\n规定点流量：30m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016122","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5505,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ17-24","电机功率:13kW;","电泵功率：13KW\n规定点扬程：174m\n规定点流量：17m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016121","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5506,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","WQ100-20-11","电机功率:11kW;","电泵功率：11KW\n规定点扬程：20m\n规定点流量：100m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016108","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5507,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","QXN12.5-120-9.2","电机功率:9.2kW;","电泵功率：9.2KW\n规定点扬程：120m\n规定点流量：12.5m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016108","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5508,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","QXN20-99/3-11","电机功率:11kW;","电泵功率：11KW\n规定点扬程：99m\n规定点流量：20m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","720","滇2016108","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5509,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","污水污物潜水电泵","300QSZ-3.4-13","电机功率:13kW;","规定点流量 800 m3/h\n规定点扬程 3.4 m\n规定转速 1450 r/min\n额定功率 13 kW","720","苏农机（2017）第（0026）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5510,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","污水污物潜水电泵","250QSH-5.5-11","电机功率:11kW;","规定点流量 450 m3/h\n规定点扬程 5.5 m\n规定转速 1450 r/min\n额定功率 11 kW","720","苏农机（2017）第（0026）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5511,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","江苏中水灌排设备有限公司","井用潜水电泵","200QJ40-78","电机功率:15kW;","规定点流量 40 m3/h\n规定点扬程 78 m\n规定转速 2850 r/min\n额定功率 15 kW","720","苏农机（2017）第（0025）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5512,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ60-9-2","电机功率:18.5kW;","电泵功率：18.5KW\n规定点扬程：64m\n规定点流量：60m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016123","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5513,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ17-26","电机功率:18.5kW;","电泵功率：18.5KW\n规定点扬程：189m\n规定点流量：17m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016122","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5514,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ30-18","电机功率:18.5kW;","电泵功率：18.5KW\n规定点扬程：132m\n规定点流量：30m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016124","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5515,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ30-25","电机功率:22kW;","电泵功率：22KW\n规定点扬程：184m\n规定点流量：30m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016124","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5516,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ42-12","电机功率:18.5kW;","电泵功率：18.5KW\n规定点扬程：107m\n规定点流量：42m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016124","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5517,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ42-15","电机功率:22kW;","电泵功率：22KW\n规定点扬程：134m\n规定点流量：42m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016124","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5518,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ42-20","电机功率:30kW;","电泵功率：30KW\n规定点扬程：179m\n规定点流量：42m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016124","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5519,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ95-3","电机功率:18.5kW;","电泵功率：18.5KW\n规定点扬程：62m\n规定点流量：95m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016123","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5520,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ42-22、SJ60-1、SJ60-18、SJ60-21、SJ95-11","电机功率:25kW;","电泵功率：25KW\n规定点扬程：114m\n规定点流量：60m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016125","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5521,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ60-18","电机功率:30kW;","电泵功率：30KW\n规定点扬程：140m\n规定点流量：60m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016125","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5522,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","200QW250-20-22","电机功率:22kW;","电泵功率：22KW\n规定点扬程：20m\n规定点流量：250m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016109","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5523,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","150QW180-30-18.5","电机功率:18.5kW;","电泵功率：18.5KW\n规定点扬程：30m\n规定点流量：180m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016109","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5524,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","QXN20-180/6-22","电机功率:22kW;","电泵功率：22KW\n规定点扬程：180m\n规定点流量：20m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016109","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5525,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","250QW350-20-30","电机功率:30kW;","电泵功率：30KW\n规定点扬程：20m\n规定点流量：350m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","1180","滇2016110","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5526,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","QXN40-150/4-37","电机功率:37kW;","电泵功率：37KW\n规定点扬程：150m\n规定点流量：40m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016110","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5527,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ42-22","电机功率:37kW;","电泵功率：37KW\n规定点扬程：197m\n规定点流量：42m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016125","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5528,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ150-6","电机功率:37kW;","电泵功率：37KW\n规定点扬程：52m\n规定点流量：50m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016127","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5529,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ150-6-1","电机功率:45kW;","电泵功率：45KW\n规定点扬程：65m\n规定点流量：50m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016127","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5530,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ95-16","电机功率:63kW;","电泵功率：63KW\n规定点扬程：180m\n规定点流量：95m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016126","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5531,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ150-6-2","电机功率:63kW;","电泵功率：63KW\n规定点扬程：115.5m\n规定点流量：150m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016126","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5532,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ75-17","电机功率:63kW;","电泵功率：63KW\n规定点扬程：229m\n规定点流量：75m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016126","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5533,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ95-11","电机功率:45kW;","电泵功率：45KW\n规定点扬程：138m\n规定点流量：95m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016125","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5534,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ95-14","电机功率:55kW;","电泵功率：55KW\n规定点扬程：160m\n规定点流量：95m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016126","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5535,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ60-21","电机功率:37kW;","电泵功率：37KW\n规定点扬程：163m\n规定点流量：60m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016125","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5536,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","300QW500-30-55","电机功率:55kW;","电泵功率：55KW\n规定点扬程：30m\n规定点流量：500m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","2200","滇2016110","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5537,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ120-8","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：157.5m\n规定点流量：120m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016127","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5538,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ200-3-A-B","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：76.5m\n规定点流量：200m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016128","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5539,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ200-3-B","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：86m\n规定点流量：200m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016128","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5540,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ200-3-A","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：90m\n规定点流量：200m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016128","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5541,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ95-18","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：210m\n规定点流量：95m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016127","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5542,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ120-7-1","电机功率:63kW;","电泵功率：63KW\n规定点扬程：130m\n规定点流量：120m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016126","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5543,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ150-7-2","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：78m\n规定点流量：50m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016127","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5544,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ75-20","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：271m\n规定点流量：75m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016128","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5545,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","井用潜水电泵","SJ75-18","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：243m\n规定点流量：75m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016128","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5546,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","300QW500-40-90","电机功率:90kW;","电泵功率：90KW\n规定点扬程：40m\n规定点流量：500m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016110","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5547,"排灌机械","水泵","潜水电泵","75-160kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","200QW250-45-75","电机功率:75kW;","电泵功率：75KW\n规定点扬程：45m\n规定点流量：250m3\n额定电压：380V\n电泵型式：立式","4000","滇2016110","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[5548,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏精工泵业有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/150","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","卷盘式；管径=50mm；有效喷洒长度≥150m","3500","苏农机（2016）第（0053）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5549,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏慧博灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","整机尺寸：2400*1200*1500mm          整机质量：430kg           有效喷洒长度≧180     入机流量5.5-19.7m3/h       入机压力0.35-0.76MPa              PE 管规格Φ50*160    喷嘴直径Φ10-14  水涡轮型号 TX10          喷洒移动速度均匀性系数≦20%                喷水射程18.5-30.0mm","3500","苏农机（2017）第（0218）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5550,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏翔宇灌溉设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","整机尺寸：2400*1200*1500mm          整机质量：430kg           有效喷洒长度≧180     入机流量5.5-19.7m3/h       入机压力0.35-0.76MPa              PE 管规格Φ50*160    喷嘴直径Φ10-14  水涡轮型号 TX10          喷洒移动速度均匀性系数≦20%                喷水射程18.5-30.0mm","3500","苏农机（2017）第（0216）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5551,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏新格灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/150","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","卷盘式；管径为50mm","3500","苏农机(2017)第(0496)号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5552,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","徐州永汇喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","绞盘式；管径50mm，长度160米","3500","苏农机（2016）第（0119）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5553,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","轻型卷盘式喷灌机","JP50-150","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","PE管外径50mm,PE管长度135m，工作压力0.40～0.76MPa,喷嘴直径9～16mm,流量5.5～19.7m3/h，喷水射程18.5～30.0m，喷灌条幅宽31.5～51.2m,有效喷洒长度≥150m,外形尺寸3100×1580×1500mm","3500","苏农机（2016）第（0010）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5554,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏德源制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","卷盘式；管径＜65mm；整机尺寸（mm）:3100×1600×1500；整机质量（kg）:420；PE管规格（mmxm）:50x180；有效喷洒长度（m）：≥180；入机流量（m3/h）:8.5-19.8；入机压力（MPa）:0.45-0.76；喷嘴直径（mm）10-14；水涡轮型号：TX10。","3500","苏农机（2016）第（0125）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5555,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP32-70","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:32mm;","PE管直径32mm，有效喷洒长度80m，喷灌机质量（不含水）80kg，结构尺寸2000×840×990mm，喷嘴直径7～10mm，水涡轮型号：冲击式，入机压力0.30～0.50MPa，入机流量3～6m3/h，组合喷洒均匀度CU≥80%，组合喷洒强度＞5mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","3500","苏农机（2019）第（0097）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5556,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","形式：卷盘式；管径：50mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3950mm×1550mm×1600mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：水涡轮调速板调速；绞盘水平转向角度（°）：0（固定）；绞盘卷线层数（层）：4；卷管材质：PE管；卷管壁厚（mm）：4.7；卷管长度（mm）：180000；喷头车型式：桁架式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：1200~1900；喷头车通过间隙（mm）：580；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：30喷头；喷射装置工作压力（MPa）：0.3~0.8；喷射装置流量（m3/h）：13~32；喷射装置射程（m）：10~26；配套水泵额定流量（ m3/h）：32；配套水泵扬程（m）：78；配套水泵额定功率（KW）：11；运输间隙（mm）:300。","3500","黑垦鉴2018013","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[5557,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏佳润喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","PE管规格：Φ50MM×160M；有效喷洒长度：≥180M；入机压力：0.35MPa-0.78MPa；入机流量：5.5m3/H-19.7m3/H","3500","苏农机（2017）第（0020）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5558,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","徐州立新灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","整机尺寸：3100×1580×1550mm\n整机质量：430kg\nPE管规格：φ50mm×165m\n有效喷洒长度：≥180m\n入机流量：5.5～19.7m3/h\n入机压力：0.33-0.40MPa\n喷嘴直径：φ9-φ16mm","3500","苏农机（2016）第（0112）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5559,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏天水灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50-180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","整机尺寸：3100×1580×1500mm\n整机质量：430kg\nPE管规格：φ50mm×165m\n有效喷洒长度：≥180m\n入机流量：5.5～19.7m3/h\n入机压力：0.33-0.40MPa\n喷嘴直径：φ9-φ16mm","3500","苏农机（2016）第（0114）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5560,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","江苏中排泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","整机尺寸（长*宽*高mm）：3100×1580×1500，整机质量(kg):430,PE管规格（mm*m）:Φ50×180,有效喷洒长度（m）:≥180，入机压力（MPa）:0.35-0.78,入机流量(m3/h):5.5-19.7.喷嘴直径：Φ9-Φ16水涡轮：TX10","3500","苏农机（2016）第（0122）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5561,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","徐州泰丰泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:50mm;","整机尺寸（mm）:3100×1580×1500；整机质量（kg）:430；PE管规格（mmxm）:?50x160；有效喷洒长度（m）：≥180；入机流量（m3/h）:5.5-19.7；入机压力（MPa）:0.35-0.78；喷嘴直径（mm）?10-14；水涡轮型号：TX10。","3500","苏农机（2016）第（0160）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5562,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65-75mm卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP65-250","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:65mm;","整机尺寸3050×1590×2410mm，PE管规格Φ65mm×230m，有效喷洒长度≥250m，入机流量11.0～30.0m3/h，入机压力0.50～0.85Mpa，喷嘴直径Φ14mm～Φ18mm","7900","苏农机（2016）第（0263）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5563,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏精工泵业有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","卷盘式；管径=75mm；有效喷洒长度≥300m","9200","苏农机（2016）第（0054）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5564,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","绞盘机回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘机回卷变速方式：齿轮箱变档与水涡轮开度调节；配水软管型式：PE管；配水软管外径：75mm；配水软管壁厚：6.5mm","9200","黑垦2015013","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[5565,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP75-450-S","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；卷管材质：PE管；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6.8mm；","9200","黑垦鉴2018102","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5566,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","安徽艾瑞德农业装备股份有限公司","卷盘式喷灌机","8PJP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","产品名称：卷盘式喷灌机\n型号：8PJP75-300\n管径75mm，卷管长度300000mm","9200","黑垦鉴2019069","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5567,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","华雨灌溉设备制造有限公司","卷盘式喷灌机","8PJP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","型号名称：8PJP75-300型卷盘式喷灌机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5500×1800×2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：减速机；绞盘水平转向角度：180°；绞盘卷线层数：5层；卷管材质：聚乙烯管；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6～7mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：两轮护驾车；喷头车驱动方式：PE管牵引；喷头车轮距：1600～2800mm；喷头车通过间隙：1200mm；喷射装置型式：摇臂式；喷射装置数量：1个；喷射装置型号：PYC50；喷射装置工作压力：0.3～0.5MPa；喷射装置流量：13～30m3h；喷射装置射程：20～30m；配套水泵额定流量：32m3h；配套水泵扬程：52m；配套水泵额定功率：7.5kW；运输间隙：280mm","9200","黑垦鉴2019109","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[5568,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","泰安市霖丰机械科技有限公司","绞盘式喷灌机","JP75","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","产品型号：JP75；喷灌机流量：13.0-41.4m3/h；喷灌机工作压力（喷枪工作压力）：0.30-0.50MPa；喷灌机工作压力（入机压力）：0.42-0.98MPa；喷枪型号：KOMET-TWIN101/SR（喷嘴直径：Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22）；喷灌机质量（JP75,300）：1500kg；外形尺寸（长×宽×高）：5300×（1700-2050可调）×2660mm；工作幅宽：50-70m；PE管直径：75mm；PE管长度：200-450m","9200","鲁T2015001","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5569,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","徐州大有灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75-85mm;","整机尺寸(长*宽*高mm):5190×1800×2620,整机质量(kg):1550,PE管规(mm*m):75*280,有效喷洒长度(m):≥300,入机压力(MPa):0.50-0.85,入机流量(M3/h):15.0-37.8.喷嘴直径:Φ14-26,水涡轮:TX20","9200","苏农机（2016）第（0519）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5570,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏慧博灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","机构尺寸（长*宽*高) 3490*1500*2620mm        喷灌机质量1600kg        配套动力15kw       PE管直径Φ75mm            有效喷洒长度≧ 300m                喷嘴直径Φ14-26mm      水涡轮型号：TX20              入机压力0.45-1.00MPa                    入机流量：13.0-45.0m3/h                                  组合喷洒均匀度CU≧85%                  喷头移动速度均匀性≦20%                       喷灌条带幅宽31.5-51.2mm          组合喷洒强度≧6mm/h","9200","苏农机（2017）第（0219）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5571,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏翔宇灌溉设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","机构尺寸（长*宽*高) 3490*1500*2620mm        喷灌机质量1600kg        配套动力15kw       PE管直径Φ75mm            有效喷洒长度≧ 300m                喷嘴直径Φ14-26mm      水涡轮型号：TX20              入机压力0.45-1.00MPa                    入机流量：13.0-45.0m3/h                                  组合喷洒均匀度CU≧85%                  喷头移动速度均匀性≦20%                       喷灌条带幅宽31.5-51.2mm          组合喷洒强度≧6mm/h","9200","苏农机（2017）第（0217）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5572,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏新格灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","卷盘式；管径为75mm","9200","苏农机(2017)第(0497)号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5573,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","徐州永汇喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/400","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","绞盘式；管径75mm，长度400米","9200","苏农机（2019）第（0102）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5574,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","徐州永汇喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","绞盘式；管径75mm，长度300米","9200","苏农机（2016）第（0120）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5575,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏鑫泰丰农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","整机尺寸（mm）:5190×1800×2620；整机质量（kg）:1550；PE管规格（mmxm）:?75x280；有效喷洒长度（m）：≥300；入机流量（m3/h）:15.0-52.0；入机压力（MPa）:0.50-1.00；喷嘴直径（mm）?14-26；水涡轮型号：TX20。","9200","苏农机（2016）第（0110）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5576,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","PE管外径75mm,PE管长度280m，工作压力0.55～0.90MPa,喷嘴直径16～24mm,流量15～37m3/h，喷水射程27～43m，喷灌条幅宽47～74米，有效喷洒长度≥300m,外形尺寸3490×1500×2620mm","9200","苏农机（2016）第（0011）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5577,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","PE管直径75mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）1930kg，结构尺寸3780×2000×3210mm，喷嘴直径16～22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量15～38m3/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","9200","苏农机（2019）第（0098）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5578,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-500","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","PE管直径75mm，有效喷洒长度520m，喷灌机质量（不含水）2280kg，结构尺寸4100×2380×3430mm，喷嘴直径16～22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量15～37m3/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","9200","苏农机（2019）第（0099）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5579,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏德源制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","卷盘式；75mm≤管径＜85mm；整机尺寸（mm）:3490×2010×2620；整机质量（kg）:1550；PE管规格（mmxm）:75x300；有效喷洒长度（m）：≥300；入机流量（m3/h）:15-37.8；入机压力（MPa）:0.50-0.85；喷嘴直径（mm）14-26；水涡轮型号：TX20。","9200","苏农机（2016）第（0126）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5580,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏佳润喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","PE管规格：Φ75MM×270M；有效喷洒长度:≥300M；入机压力:0.55MPa-1.00MPa；入机流量：13.0m3/H-45.0m3/H","9200","苏农机（2017）第（0021）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5581,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","形式：卷盘式；管径：75mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5190 mm×2010mm×2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：调速杆调速；绞盘水平转向角度（°）：270；绞盘卷线层数（层）：4；卷管材质：PE管；卷管壁厚（mm）：6.8；卷管长度（mm）：280000；喷头车型式：桁架式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：2100-2800；喷头车通过间隙（mm）：1300；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：50PYC；喷射装置工作压力（MPa）：0.55-1；喷射装置流量（m3/h）：13-52；喷射装置射程（m）：14-30；配套水泵额定流量（ m3/h）：32；配套水泵扬程（m）：91；配套水泵额定功率（KW）：13；运输间隙（mm）:300。","9200","黑垦鉴2018012","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[5582,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","徐州立新灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","整机尺寸：5190×1800×2620mm\n整机质量：1550kg\nPE管规格：φ75mm×280m\n有效喷洒长度：≥300m\n入机流量：15.0～52.0m3/h\n入机压力：0.50-1.00MPa\n喷嘴直径：φ14-φ26mm","9200","苏农机（2016）第（0113）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5583,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","沃达尔（天津）股份有限公司","绞盘式喷灌机","8P-18.5（JP-75/300）","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","结构型式：绞盘式喷灌机；整机质量（不带水）：1550㎏；回卷驱动方式：水涡轮驱动；回卷变速方式：调整分流阀；卷绕层数：4层；输水软管型式：PE管；长度：300m；外径：75mm；喷头型式：垂直摇臂式；射程：28-50m；型号：8P-18.5；数量：1个；电机型号及额定功率：18.5KW；水泵型号及扬程、流量：200J32-130/10；运输牵引动力：≥8.8KW。","9200","黑垦鉴201702（续）","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5584,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏天水灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","整机尺寸：5190×1800×2620mm\n整机质量：1550kg\nPE管规格：φ75mm×280m\n有效喷洒长度：≥300m\n入机流量：15.0～52.0m3/h\n入机压力：0.50-1.00MPa\n喷嘴直径：φ14-φ26mm","9200","苏农机（2016）第（0115）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5585,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏中排泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","整机尺寸（长*宽*高mm）：3490×2010×2620，整机质量(kg):1550,PE管规格（mm*m）:75×300 ,有效喷洒长度（m）:≥300，入机压力（MPa）:0.55-1.0,入机流量(m3/h):13-45.喷嘴直径：Φ14-Φ20水涡轮：TX20","9200","苏农机(2016)第（0123）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5586,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","大连艺洁灌溉机械有限公司","卷盘式绞盘喷灌机","8P-7.5","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","卷盘式绞盘喷灌机类型：8P-7.5 外形尺寸（长x宽x高）（mm）：3500x2000x3100 喷灌机入机压力（Mpa）：0.2~1.0 整机质量带水（kg）：3432 整机质量不带水（kg）：2100 绞盘机回卷驱动方式：水涡轮动力驱动 绞盘机回卷变速方式：四级齿轮变速 绞盘机水平转向角度（°）：180 绞盘机卷绕层数（层）：6 配水软管型式：PE管 配水软管长度（m）：300 配水软管外径（mm）：75 配水软管壁厚（mm）：5.7 水源连接软管型式：高压软管 水源连接软管长度（m）：2 水源连接软管外径（mm）：75 水源连接软管壁厚（mm）：2 喷头车型式：双轮直向无动力 喷头车驱动方式：PE管牵引 喷头车轮距（mm）：1500~2300 喷头车通过间隙（mm）：510 喷头车运行速度（m/h）：10~100 喷头型式：垂直摇臂式 喷头射程（m）：30~48 喷头数量（个）：1 喷头型号：PYC-50 喷头工作压力（MPa）：0.25~0.6 单喷头的喷洒扇形角度（°）：150 灌溉条带宽度（m）：47~74 运输方式：动力拖拽 运输间隙（mm）:350 运输牵引力（kW）：3.5~5.5 供水方式：离心泵自排输出 配套水泵型号：200QJ32-52 配套水泵流量（m3/h）：32 配套水泵扬程（m）：90 配套水泵轴功率（kW）：7.5 结构型式：卷盘式；整机质量不带水：2100kg；卷盘机回卷驱动方式：水涡轮动力驱动；回卷变速方式：四级齿轮变速；卷绕层数：6层；输水软管型式：PE管；长度：300m；外径：75mm；喷头型式：垂直摇臂式；射程：30~48m；型号：PYC-50；数量：1个；电机型号及额定功率：200YQS 7.5KW；水泵型号及扬程、流量：200QJ32-52 90m 32m3/h；运输拖拉机功率：3.5~5.5kW","9200","黑垦鉴2015155","2019-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5587,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","徐州泰丰泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","整机尺寸（mm）:5190×2010×2620；整机质量（kg）:1550；PE管规格（mmxm）:?75x280；有效喷洒长度（m）：≥300；入机流量（m3/h）:15.0-52.0；入机压力（MPa）:0.50-1.00；喷嘴直径（mm）?14-26；水涡轮型号：TX20。","9200","苏农机（2016）第（0161）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5588,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏精工泵业有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","卷盘式；管径=90mm；有效喷洒长度≥300m","15100","苏农机（2016）第（0055）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5589,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP90/330","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","喷头车驱动方式：PE管牵引；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：齿轮箱变档与水涡轮开度调节；卷管材质：PE管；卷管外径：90mm；卷管壁厚：8.2mm；喷头车型式：龙门架式","15100","黑垦鉴2017095","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5590,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP90-500-S","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；卷管材质：PE管；卷管外径：90mm；卷管壁厚：8.2mm；喷头车型式：PE管牵引；喷射装置工作压力：0.05～0.35MPa","15100","黑垦鉴2018104","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5591,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏新格灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","卷盘式；管径90mm","15100","苏农机(2016)第(0262)号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5592,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","徐州永汇喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","绞盘式；管径90mm，长度300米","15100","苏农机（2016）第（0121）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5593,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏中排泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","整机尺寸（长*宽*高mm）：3780×2110×3210，整机质量(kg):2430,PE管规格（mm*m）:Φ90×300,有效喷洒长度（m）:≥338，入机压力（MPa）:0.7-1.0,入机流量(m3/h):17-65.喷嘴直径：Φ20-Φ26水涡轮：TX20","15100","苏农机(2016）第（0124）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5594,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏鑫泰丰农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","整机尺寸（mm）:5400×1800×3050；整机质量（kg）:1830；PE管规格（mmxm）:?90x280；有效喷洒长度（m）：≥300；入机流量（m3/h）:17.5-65.0；入机压力（MPa）:0.60-1.00；喷嘴直径（mm）?16-32；水涡轮型号：TX20。","15100","苏农机（2016）第（0111）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5595,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","整机尺寸3780×2000×3210mm，PE管规格Φ90mm×300m，有效喷洒长度≥300m，入机流量23～76m3/h，入机压力0.52～1.00Mpa，喷嘴直径Φ18mm～Φ30mm","15100","苏农机（2016）第（0264）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5596,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP110-500","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:110mm;","PE管直径110mm，有效喷洒长度530m，喷灌机质量（不含水）3900kg，结构尺寸5800×2200×3400mm，喷嘴直径20～26mm，水涡轮型号：110冲击式，入机压力0.55～1.10MPa，入机流量43～73m3/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","15100","苏农机（2019）第（0101）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5597,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-400","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","PE管直径90mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）2900kg，结构尺寸5600×2000×3400mm，喷嘴直径18～24mm，水涡轮型号：90冲击式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量25～54m3/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","15100","苏农机（2019）第（0100）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5598,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏德源制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","卷盘式；管径≥85mm；整机尺寸（mm）:3780×2110×3210；整机质量（kg）:2140；PE管规格（mmxm）:90x300；有效喷洒长度（m）：≥300；入机流量（m3/h）:25-54；入机压力（MPa）:0.70-1.0；喷嘴直径（mm）16-26；水涡轮型号：TX20。","15100","苏农机（2016）第（0127）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5599,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","形式：卷盘式；管径：90mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5400mm×2010mm×3050mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：水涡轮调速板调速；绞盘水平转向角度（°）：270；绞盘卷线层数（层）：5；卷管材质：PE管；卷管壁厚（mm）：8.2；卷管长度（mm）：280000；喷头车型式：桁架式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：2100-2800；喷头车通过间隙（mm）：1400；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：50PYC；喷射装置工作压力（MPa）：0.55-1；喷射装置流量（m3/h）：13-52；喷射装置射程（m）：14-30；配套水泵额定流量（ m3/h）：32；配套水泵扬程（m）：91；配套水泵额定功率（KW）：13；运输间隙（mm）:300。","15100","黑垦鉴2018014","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[5600,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","沧州华雨灌溉装备制造有限公司","电动圆形喷灌机","DYP-315","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:50m;","规格型号：DYP-315；结构型式：中心支轴式；配套水泵流量：25～75m3/h；配套水泵扬程：40～80m；整机长度：315m；入机流量范围：80～150m3/h；工作压力范围：0.15～0.30MPa；塔架数量（跨数）：6个；喷射装置型号、型式：D3000、低压折射；喷射装置流量：0.024～2.02m3/h；喷射装置压力：0.15～0.30MPa；喷射装置射程：3～6m；喷射装置数量：125个；喷射装置距地面高度：1.1～1.3m；电机减速器型号名称：DMC2110-101A/；电机减速器额定功率：1.1×6kW；电机减速器额定转速：1425r/min；塔架车型式：固定式/；塔架车行走速度：0.02～0.17km/h；行走轮形式：胶轮/；行走轮轮胎型号：14.9-24/；行走轮轮胎外直径：φ1250mm；桁架型式：悬架/；桁架长度（跨距）：50m；主输水管型式：直缝焊接钢管/；主输水管外径：φ159mm；主输水管壁厚：3mm；水量分布均匀性：≥85%；灌水深度：5.21～52.1mm；作业小时生产率：≥20hm2·mm/h；单位能源消耗量：≤1.4kW·h/hm2·mm。","4100","部20160557","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5601,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","华雨灌溉设备制造有限公司","电动圆形喷灌机","8DYP-515","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:50m;","型号规格：8DYP-515；结构型式：中心支轴式；整机长度：515m；入机流量范围：120～180m3/h；工作压力范围：0.1～0.3MPa；塔架型式：双轮V型塔式；塔架跨数：10跨；塔架有无拖移机构：无；驱动部分电动机型号：DMC 2110-101A；驱动部分电动机功率：1.1kW；驱动部分电动机数量：10个；行走部分轮胎型号规格：14.9-24；行走部分一级（电动机）减速器传动比：40:1；行走部分二级（车轮）减速器传动比：50:1；桁架型式：拱形悬架；桁架跨距：50m；桁架输水管外径：φ159mm；桁架输水管壁厚：3mm；供水竖管与桁架输水管之间连接形式：软胶筒连接；各桁架输水管之间连接形式：软胶筒连接；末端悬臂输水管外径：φ159mm；末端悬臂输水管壁厚：3mm；末端悬臂输水管长度：15m；喷头型号规格：低压 D3000；喷头流量：0.024～2.02m3/h；喷头压力：0.1～0.3MPa；喷头射程：3～6m；喷头数量：206个；地隙（桁架最低点距离地面高度）：1.1～1.3m","4100","部20180339","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5602,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","沃达尔（天津）股份有限公司","圆形（中心支轴式）喷灌机","8PY-3.75","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:50m;","整机长度：334m，塔盒数量(跨数）：5个，桁架形式：拱形，桁架长度（跨距）：62m，配套水泵流量80-140m3/h，喷射装置型号、型式：尼尔森D3000，喷射装置射程：4.9-12m，喷射装置数量：103个，喷射装置距地面高度：1.5m，电机减速机额定功率：0.75KW，行走轮形式：胶轮，行走轮轮胎型号：14.9*24，行走轮轮胎外直径：1200mm，主输水管型式：镀锌钢管，主输水管外径：168mm，主输水管壁厚：3mm，水量分布均匀性：>=80%,灌水深度：5-60mm，作业小时生产率：>=8h㎡·mm/h，单位能源消耗量：<=2.0KW/·h/h㎡·mm。","4100","黑垦鉴2015059","2019-12-31","非通用类","天津市",""]
[5603,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","大连艺洁灌溉机械有限公司","中心支轴式喷灌机","8DYP-500","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:61.3/54.5m;","1型号规格：8DYP-500 2结构形式：中心支轴式 3整机长度m：500 4入机流量范围m3/h：130~240 5工作压力范围MPa：0.1~0.35 6塔架数量（跨数）个：8 7驱动部分 电动机型号：T5 电动机功率kW:0.55 8行走部分 轮胎型号规格:14.9-24 一级（电动机）减速器传动比:40:1 二级（车轮）减速器传动比:50:1 9桁架型式：拱形 跨距m：61.3 10桁架输水管 外径mm：168 壁厚mm:3 11输水管间连接形式 供水竖管与桁架输水管之间:万向接头加外置保险接头 各桁架输水管之间:万向接头加外置保险接头 12末端悬臂输水管 外径mm:140 壁厚mm:3 长度m:6.7 13喷头 型号规格:Senninger I-wob 流量m3/h:0.1-3.0 压力MPa:0.1-0.3 射程m:4-8 数量个:145~217 14地隙（桁架最低点距离地面高度）m:3.5","4100","黑垦鉴2017096","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5604,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","大连艺洁灌溉机械有限公司","大型电动平移式喷灌机","8DPP-327","喷灌机型式:平移式喷灌机 ;每跨:54.5m;","型号规格\t/\t8DPP-327 2\t结构形式\t/\t平移式 3\t整机长度\tm\t327 4\t入机流量范围\tm3/h\t130~240 5\t工作压力范围\tMPa\t0.1~0.35 6\t塔架\t数量（跨数）\t个\t5 有无拖移机构\t/\t无 7\t驱动部分\t电动机型号\t/\tT5 电动机功率\tkW\t0.55 8\t行走部分\t轮胎型号规格\t/\t14.9-24 一级（电动机）减速器传动比\t/\t40:1 二级（车轮）减速器传动比\t/\t50:1 9\t桁架\t型式\t/\t拱形 跨距\tm 61.3 10\t桁架输水管\t外径\tmm\t168 壁厚\tmm\t3 11\t输水管间连接形式 供水竖管与桁架输水管之间 /\t万向接头加外置保险接头 各桁架输水管之间\t/\t万向接头加外置保险接头 12\t末端悬臂输水管\t外径 mm\t140 壁厚 mm\t3 长度\tm\t6.7 13\t喷头\t型号规格 /\t尼尔森D3000 流量 m3/h\t0.1~3.0 压力 MPa\t0.1~0.3 射程\tm\t4~8 数量\t个\t95~142 14\t地隙（桁架最低点距离地面高度）\tm\t3.5","4100","黑垦鉴2017097","2021-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[5605,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","林赛（天津）工业有限公司","圆形喷灌机","8DYP-204","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:61m;","轮胎规格：14.9-24；桁架形式：拱形，跨距61m；喷头规格：D3000折射式；塔架型式和数量：倒A型，3跨；桁架输水管外经：168mm，壁厚3mm；入机流量范围：60-180M3/h；工作压力范围：0.17-0.35MPa；电压380V","4100","部20171387","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5606,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","林赛（天津）工业有限公司","圆形喷灌机","8DYP-327","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:61m;","轮胎规格：14.9-24；桁架形式：拱形，跨距61m；喷头规格：D3000折射式；塔架型式和数量：倒A型，5跨；桁架输水管外经：168mm，壁厚3mm；入机流量范围：60-180M3/h；工作压力范围：0.17-0.35MPa；电压380V","4100","部20171387","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5607,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","林赛（天津）工业有限公司","圆形喷灌机","8DYP-272","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:61m;","轮胎规格：14.9-24；桁架形式：拱形，跨距61m；喷头规格：D3000折射式；塔架型式和数量：倒A型，4跨；桁架输水管外经：168mm，壁厚3mm；入机流量范围：60-180M3/h；工作压力范围：0.17-0.35MPa；电压380V","4100","部20171387","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5608,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","电动圆形喷灌机","8DYP-315","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:60m;","结构形式：中心支轴式\n配套水泵流量：80~140m3/h\n配套水泵扬程：75m\n整机长度：315m\n入机流量范围：80~140m3/h\n工作压力范围：0.15~0.45MPa\n塔架数量（跨数）：5个\n喷射装置型号：D3000\n喷射装置形式：折射式\n喷射装置流量：0.140~2.046m3/h\n喷射装置压力：0.08~0.28MPa\n喷射装置射程：3~9m\n喷射装置数量：158个\n喷射装置距地面高度：1.5~2.0m\n电机减速器型号名称：RV75减速器\n电机减速器额定功率：1.5kW\n电机减速器额定转速：37r/min\n塔架车型式：A字型驱动塔架\n塔架车行走速度：2.54m/min\n行走轮型式：胶轮\n行走轮轮胎型号：14.9~24\n行走轮轮胎外直径：Ф1276\n桁架型式：拱型\n桁架长度（跨距）：60m\n主输水管外径：Ф168\n主输水管壁厚：3.0mm\n水量分布均匀性：≧80％\n灌水深度：6~60mm\n作业小时生产率：≧8h㎡·mm/h\n单位能源消耗量：≦0.7kW·h/（h㎡·mm）","4100","内蒙古2018-098","2022-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[5609,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1t/h以下铡草机","郑州兴裕机械有限公司","铡草机","9ZT-0.6","生产率:0.791t/h;","规格型号：9ZT-0.6；配套动力：2.2kw；结构形式：滚筒式；结构质量：50.5kg；外形尺寸（长*宽*高）：1260mm*460mm*865mm；喂入口宽度：230mm；喂入方式：手动；主轴转速：1060r/min；喂入辊转速：130r/min；动刀片数量：4个；动刀片刀形：长方形；圆盘或滚筒直径：195mm；设计切草长度：10mm、18mm","230","豫2017013","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5610,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1t/h以下铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-1.0","生产率:0.6t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：780mm×740mm×1080mm；生产率：干秸秆≥0.6t/h；结构质量：100kg.","230","部2015433","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5611,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9ZT-1","生产率:1.132t/h;","配套动力:3KW,结构形式:筒式;结构质量:50kg；外形尺寸（㎜）；1240×500×850：喂入口宽度（㎜）：240；喂入方式：人工；主轴转速r/min：1060；喂入轴转速r/min：300；动刀片数量：4个；动刀片刀形：长方形；圆盘或滚筒直径（mm）：196；设计切草长度（mm）：10、30；生产率；1.132t/h","390","豫2016187","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5612,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率:1.597t/h;","配套动力:3KW,结构形式:盘式;结构质量:90kg；外形尺寸（㎜）；1060×950×1750：喂入口宽度（㎜）：170；喂入方式：人工；主轴转速r/min：1060；喂入轴转速r/min：300；动刀片数量：6个；动刀片刀形：长方形；圆盘或滚筒直径（mm）：550；设计切草长度（mm）：5、15、20；生产率；1.597t/h","390","豫2016186","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5613,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州一龙重工有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率:1.2t/h;","型号名称\t/\t9ZT-1.0型铡草机\n配套动力\tkW\t1.5-2.2\n结构型式\t/\t筒式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1240×495×860\n生产率\tkg/h\t1200（玉米秸秆）\n设计切草长度\tmm\t15-25\n喂入口宽度\tmm\t200\n喂入方式\t/\t人工喂入\n主轴额定转速\tr/min\t1140\n喂入辊额定转速\tr/min\t280/470\n动刀片数量\t个\t4\n动刀片刀形\t/\t矩形\n圆盘或滚筒直径（含刀片）\tmm\t225","390","GZNJ/TJ 2017-185","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5614,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-2.5","生产率:2.55t/h;","结构形式：盘式，结构质量：120kg，配套动力4kw，外形尺寸(长×宽×高)：1200×1280×2020mm，生产率≥2550kg/h，喂入口宽度160mm，主轴额定转速800r/min，喂入辊转速300r/min，喂入方式：人工喂入，动刀片数量4个，圆盘或滚筒直径（含刀片）630mm，设计切草长度18/36mm","390","新2019010","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5615,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-1.2","生产率:1.2t/h;","配套动力3KW，结构形式：盘式，结构质量75kg，外形尺寸(长×宽×高)：1580×800×1730mm，喂入口宽度130mm，喂入方式：人工喂入，主轴转速1050r/min，喂入辊转速300r/min，动刀片数量4个，动刀片刀形：方形，圆盘或滚筒直径510mm，设计切草长度18、34mm，生产率1200kg/h","390","豫2015128","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5616,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","石家庄五业农牧机械有限公司","铡草机","9DQ-120","生产率:1.875t/h;","生产率（t/h):1.875, 配套动力（kw）:7.5 ,结构尺寸（长×宽×高mm）:2060×1560×2690 , 结构型式:盘式,整机质量（kg）:380, 设计切草长度（mm):27， 喂入口宽度（mm):530 ,喂入方式:机械轴向喂入, 主轴转速（r/min):650 ,喂入辊转速（r/min):190, 动刀片数量（片）:3, 动刀片刀形:直刃 ,圆盘或滚筒直径（mm):990","390","冀2018T-082（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5617,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-2.0","生产率:1t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×800mm×1750mm；生产率：干秸秆≥1t/h，青秸秆2t/h；结构质量：180kg.","390","部2015434","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5618,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-2.0","生产率:2t/h;","生产率：2t/h；配套动力：4kw；结构形式:盘式；外形尺寸：1230×1150×1695mm；动刀片数量：3片；设计切草长度：15、30mm","390","豫2016052","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5619,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-1.8","生产率:1.8t/h;","生产率：1.8t/h；配套动力：3kw；结构形式：盘式；外形尺寸：1230×1150×1695mm；动刀片数量：6片；设计切草长度：6、12、23mm","390","豫2016008","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5620,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-1.0","生产率:1.02t/h;","结构形式：盘式，结构质量55kw，配套动力3kw，外形尺寸(长×宽×高)：1110×460×750mm，生产率1020kg/h，喂入口宽度220mm，主轴转速1020r/min，喂入辊转速300r/min，喂入方式：人工喂入，动刀片数量4个，圆盘或滚筒直径（含刀片）220mm，设计切草长度18/36mm","390","新2019015","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5621,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州一龙重工有限公司","铡草机","9ZP-1.0","生产率:1t/h;","型号名称\t/\t9ZP-1.0型铡草机\n配套动力\tkW\t1.5-2.2\n结构型式\t/\t盘式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1000×1075×1880\n生产率\tkg/h\t1000～1200 （玉米秸秆）\n设计切草长度\tmm\t15-25\n喂入口宽度\tmm\t140\n喂入方式\t/\t人工喂入\n主轴额定转速\tr/min\t1200\n喂入辊额定转速\tr/min\t260/440/730\n动刀片数量\t个\t6\n动刀片刀形\t/\t条形\n圆盘或滚筒直径（含刀片）\tmm\t510","390","GZNJ/TJ 2017-205","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5622,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-2","生产率:2t/h;","结构形式:盘式；配套动力型号:YE3-100L2-2功率:3kW；数量1个；外形尺寸:1050mm×1000mm×1470mm；结构质量(不含电机):110kg；生产效率:2t/h；动刀片数量:6片、定刀1片；圆盘或滚筒直径:550mm；喂入方式:人工","390","豫2016180","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5623,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率:1.5t/h;","规格型号:9Z-1.5,配套动力:2.2-3KW,结构形式:盘式,结构质量:95KG,外形尺寸:980×680×1940MM,喂入口宽度:180MM,喂入方式:人工,主轴转速:1690R/MIN,喂入辊转；360R/MIN,动刀片数量:6片,动刀片刀形:矩形,圆盘或滚筒直径:560,设计切草长度:7、15、35MM,生产效率:1.5T/H.","390","豫2016181","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5624,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率:1t/h;","结构型式：筒式，外形尺寸（mm)：970×425×1030，生产率（kg/h）：≥1000，喂入口宽度（mm）：240，主轴额定转速（r/min)：840，喂入辊额定转速（r/min）：267，动刀片数量：4，圆盘或滚筒直径（含刀片）（mm）：218；","390","湘20180913048","2022-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5625,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","石家庄五业农牧机械有限公司","铡草机","9DQ-150","生产率:2.48t/h;","生产率（t/h):2.48 , 配套动力（kw）:15,结构尺寸（长×宽×高mm）:2620×2070×3470结构型式:盘式,整机质量（kg）:1000 , 设计切草长度（mm):18，喂入口宽度（mm):380, 喂入方式:机械轴向喂入 ,主轴转速（r/min):550, 喂入辊转速（r/min):84 ,动刀片数量（片）:3, 动刀片刀形:直刃, 圆盘或滚筒直径（mm):1340","390","冀2018T-083（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5626,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","石家庄五业农牧机械有限公司","铡草机","9DQ-100","生产率:1.5t/h;","生产率（t/h）:1.5，配套动力（kw）:5.5 ,结构尺寸（长×宽×高mm）:1940×1700×2100 , 结构型式:盘式,整机质量（kg）:335, 设计切草长度（mm):20，喂入口宽度(mm):260, 喂入方式:轴向, 主轴转速（r/min):640 ,喂入辊转速（r/min):120 ,动刀片数量（片）:3 ,动刀片刀形:弧形, 圆盘或滚筒直径（mm):952","390","冀2018T-081（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5627,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","石家庄五业农牧机械有限公司","铡草机","9DQ-70","生产率:2t/h;","生产率（t/h）:2，配套动力（kw）:4 ,结构尺寸（长×宽×高mm）:1250×1030×1810, 结构型式:盘式,整机质量（kg）:125, 设计切草长度（mm):28，喂入口宽度（mm):170 ,喂入方式:轴向, 主轴转速（r/min):800 ,喂入辊转速（r/min）:230, 动刀片数量（片）:3, 动刀片刀形:弧形 ,圆盘或滚筒直径（mm):670","390","冀2018T-080（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5628,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","石家庄五业农牧机械有限公司","铡草机","9DQ-200","生产率:2.45t/h;","生产率（t/h）:2.45, 配套动力（kw）:22 ,结构尺寸（长×宽×高mm）:3020×2420×3480, 结构形式:盘式，整机质量（kg）:1100 , 设计切草长度（mm):21喂入口宽度（mm):470, 喂入方式:机械轴向喂入, 主轴转速（r/min):530, 喂入辊转速(r/min):56 ,动刀片数量（片）:3 ,动刀片刀形:直刃, 圆盘或滚筒直径（mm):1500","390","冀2018T-084（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5629,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-1.5","生产率:1.948t/h;","结构尺寸（长×宽×高）mm：925×1085×1970，结构重量：90kg，配套动力：3kw，结构形式：盘式，主轴转速：795r/min，喂入辊转速：295r/min，动刀片数量：6个，动刀片刀形：长方形，圆盘或滚筒直径：500mm，设计切草长度：12～34mm，喂入口宽度：165mm，喂入方式：人工喂入，生产率：1.948t/h。","390","豫2015074","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5630,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1","生产率:1t/h;","规格型号\t/\t9ZP-1\n配套动力\tkW\t2.2 ～3\n结构形式\t/\t盘式\n结构质量\tkg\t90\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1060×480×850\n喂入口宽度\tmm\t150\n喂入方式\t/\t人工喂入\n主轴转速\tr/min\t800\n喂入辊转速\tr/min\t300\n动刀片数量\t个\t4\n动刀片刀形\t/\t矩形\n圆盘或滚筒直径\tmm\t520\n设计切草长度\tmm\t15、35","390","豫2015297","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5631,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZP-2","生产率:2t/h;","规格型号\t/\t9ZP-2\n配套动力\tkW\t4 ～5.5\n结构形式\t/\t盘式\n结构质量\tkg\t150\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1230×1150×1695\n喂入口宽度\tmm\t170\n喂入方式\t/\t人工喂入\n主轴转速\tr/min\t800\n喂入辊转速\tr/min\t265\n动刀片数量\t个\t4\n动刀片刀形\t/\t扇形\n圆盘或滚筒直径\tmm\t620\n设计切草长度\tmm\t11、26","390","豫2015295","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5632,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZT-1","生产率:1.2t/h;","型号名称\t/\t9ZT-1型铡草机\n配套动力\tkW\t1.5-2.2\n结构型式\t/\t筒式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1240×480×830\n生产率\tkg/h\t1200（玉米秸秆）\n设计切草长度\tmm\t15-25\n喂入口宽度\tmm\t200\n喂入方式\t/\t人工喂入\n主轴额定转速\tr/min\t1140\n喂入辊额定转速\tr/min\t285/476\n动刀片数量\t个\t4\n动刀片刀形\t/\t矩形\n圆盘或滚筒直径（含刀片）\tmm\t221","390","GZNJ/TJ 2017-186","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5633,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","汉中市合力机械有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率:1t/h;","结构形式为筒式；结构质量54kg；外形尺寸：1120×520×810mm；配套动力2.2kw；喂入口宽度415mm；喂入方式为人工喂入；主轴转数1381r/min；动刀片数量4个，动刀片刀形：双刃直刀；生产率：1000kg/h","390","陕2016026","2020-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5634,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率:4.690t/h;","配套动力:5.5KW,结构形式:盘式;结构质量:300kg；外形尺寸（㎜）；1750×1220×2320：喂入口宽度（㎜）：200；喂入方式：链条输送；主轴转速r/min：1060；喂入轴转速r/min：200；动刀片数量：4个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径（mm）：770；设计切草长度（mm）：17、22、34、44；生产率；4.690t/h","630","豫2016185","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5635,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率:4.55t/h;","结构形式：盘式，结构质量：237kg，配套动力：5.5kw，外形尺寸(长×宽×高)：1760×1420×2420mm，生产率≥4550kg/h，喂入口宽度220mm，主轴额定转速800r/min，喂入辊转速300r/min，喂入方式：喂入锟自动喂入，动刀片数量4个，圆盘或滚筒直径（含刀片）780mm，设计切草长度18/27/32/48mm","630","新2019011","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5636,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州兴裕机械有限公司","铡草机","9Z-4.5A","生产率:4.699t/h;","规格型号：9Z-4.5A；配套动力：5.5kw；结构形式：盘式；结构质量：264kg；外形尺寸（长*宽*高）：1765mm*1160mm*2430mm；喂入口宽度：210mm；喂入方式：自动；主轴转速：790r/min；喂入辊转速：119r/min；动刀片数量：4个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径：736mm；设计切草长度：12mm、20mm、30mm","630","豫2017014","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5637,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-6.0","生产率:4t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1350mm×2700mm；生产率：干秸秆≥4t/h，青秸秆9.5t/h；结构质量：460kg.","630","部2015436","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5638,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-9.0","生产率:5t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：2700mm×2000mm×3000mm；生产率：干秸秆≥5t/h，青秸秆16t/h；结构质量：900kg.","630","部2015437","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5639,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-4.0","生产率:3t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×1000mm×2240mm；生产率：干秸秆≥3 t/h，青秸秆6t/h；结构质量：420kg.","630","部2015435","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5640,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率:4.5t/h;","生产率：4.5t/h；配套动力：5.5kw；结构形式：盘式；外形尺寸：1737×1575×2315mm；动刀片数量：4片；设计切草长度：17、22、34、44mm","630","豫2016009","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5641,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-3.5","生产率:3.5t/h;","结构形式:盘式；配套电动机型号:YE3-132S-4功率(kW):5.5电动机数量1个；外形尺寸:1710mm×1440mm×2360mm,结构质量(不含电机):280kg；生产效率:3.5t/h,动刀片数量:4片、定刀1片；圆盘或滚筒直径:790mm；喂入方式:自动","630","豫2016176","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5642,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-4A","生产率:4.25t/h;","规格型号：9Z-4A\n配套动力：5.5kw\n结构形式：盘式\n结构质量：300kg\n外形尺寸：1737mm*1575mm*2315mm\n喂入口宽度：220mm\n喂入方式：自动喂入\n主轴转速：800r/min\n喂入辊转速：180r/min\n动刀片数量：4个\n动刀片刀形：扇形\n圆盘或滚筒直径：755mm\n设计切草长度：17-44mm","630","豫2015301","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5643,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-3A","生产率:3.68t/h;","结构型式：盘式  外形尺寸：1500mm*1160mm*1750mm  生产率：3000kg/h 喂入口宽度：175mm  主轴额定转速：800r/min 喂入辊额定转速：325r/min 动刀片数量：3个 圆盘或滚筒直径（含刀片）：615mm","630","部20190339","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5644,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-4.5","生产率:4.706t/h;","结构尺寸（长×宽×高）mm：1770×1165×2380，结构重量：300kg，配套动力：7.5kw，结构形式：盘式，主轴转速：800r/min，喂入辊转速：80r/min，动刀片数量：4个，动刀片刀形：扇形，圆盘或滚筒直径：790mm，设计切草长度：17.22.34mm，喂入口宽度：210mm，喂入方式：自动，生产率：4.706t/h。","630","豫2016184","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5645,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZP-3.5","生产率:3.5t/h;","规格型号\t/\t9ZP-3.5\n配套动力\tkW\t5.5 ～7.5\n结构形式\t/\t盘式\n结构质量\tkg\t300\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1737×1575×2315\n喂入口宽度\tmm\t225\n喂入方式\t/\t自动喂入\n主轴转速\tr/min\t800\n喂入辊转速\tr/min\t300\n动刀片数量\t个\t4\n动刀片刀形\t/\t扇形\n圆盘或滚筒直径\tmm\t800\n设计切草长度\tmm\t17","630","豫2015299","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5646,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率:6.613t/h;","配套动力:7.5KW,结构形式:盘式;结构质量:420kg；外形尺寸（㎜）；2180×1600×2760：喂入口宽度（㎜）：270；喂入方式：链条输送；主轴转速r/min：650；喂入轴转速r/min：150；动刀片数量：3个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径（mm）：1020；设计切草长度（mm）：12、18、25、35；生产率；6.613t/h","1200","豫2016120","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5647,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率:6.55t/h;","结构形式：盘式，结构质量：330kg，配套动力：7.5kw，外形尺寸(长×宽×高)：2160×1820×2880mm，生产率≥6550kg/h，喂入口宽度270mm，主轴额定转速650r/min，喂入辊转速350r/min，喂入方式：喂入锟自动喂入，动刀片数量3个，圆盘或滚筒直径（含刀片）1020mm，设计切草长度18/27/32/48mm","1200","新2019013","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5648,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州兴裕机械有限公司","铡草机","9Z-6.5A","生产率:6.724t/h;","规格型号：9Z-6.5A；配套动力：7.5kw；结构形式：盘式；结构质量：407kg；外形尺寸（长*宽*高）：2155mm*1560mm*2870mm；喂入口宽度：270mm；喂入方式：自动；主轴转速：650r/min;喂入辊转速：260r/min；动刀片数量：3个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径：1040mm；设计切草长度：12mm、20mm、30mm","1200","豫2017012","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5649,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-12","生产率:7t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：3150mm×2150mm×4150mm；生产率：干秸秆≥7t/h，青秸秆21t/h；结构质量：1160kg.","1200","部2015438","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5650,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率:6.5t/h;","生产率：6.5t/h；配套动力：7.5kw；结构形式：盘式；外形尺寸：2147×1600×2756mm；动刀片数量：3片；设计切草长度：12、18、25、35","1200","豫2016007","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5651,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9Z-6A","生产率:6t/h;","生产率：6000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1968*2147*2756；结构质量：400kg ；配套动力：7.5kW；结构形式：盘式；主轴转速：650r∕min","1200","部2015416","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5652,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-6","生产率:6t/h;","结构形式:盘式；电动机型号:YE3-132m-4；配套动力:7.5kW,数量1个；外形尺寸:2200mm×1600mm×2760mm；结构质量(不含电机):400kg；,生产效率:6t/h；动刀片数量:3片；定刀:1片；圆盘或滚筒直径:1050mm；喂入方式:自动.","1200","豫2016177","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5653,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-6.5A","生产率:6.623t/h;","规格型号：9Z-6.5A 配套动力7.5kw 结构形式：盘式 结构质量：420kg 外形尺寸(mm)：2140*1600*2756 喂入口宽度：260mm 喂入方式：自动喂入 主轴转速：650r/min 喂入辊转速：160r/min 动刀片数量：3片 动刀片形状：扇形 圆盘或滚筒直径：1095mm 设计切草长度：12-35mm","1200","豫2015300","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5654,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-6.5","生产率:6.845t/h;","结构尺寸（长×宽×高）mm：2200×1510×2880，结构重量：420kg，配套动力：7.5～11kw，结构形式：盘式，主轴转速：650r/min，喂入辊转速：130r/min，动刀片数量：4个，动刀片刀形：扇形，圆盘或滚筒直径：1000mm，设计切草长度(mm）：12.18.32，喂入口宽度：270mm，喂入方式：自动，生产率：6.845t/h。","1200","豫2016182","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5655,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZP-6.5","生产率:6.5t/h;","规格型号\t/\t9ZP-6.5\n配套动力\tkW\t7.5 ～11\n结构形式\t/\t盘式\n结构质量\tkg\t420\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2147×1600×2756\n喂入口宽度\tmm\t275\n喂入方式\t/\t自动喂入\n主轴转速\tr/min\t650\n喂入辊转速\tr/min\t284\n动刀片数量\t个\t4\n动刀片刀形\t/\t扇形\n圆盘或滚筒直径\tmm\t1080\n设计切草长度\tmm\t19","1200","豫2015296","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5656,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-10","生产率:10.604t/h;","配套动力:15KW,结构形式:盘式;结构质量:800kg；外形尺寸（㎜）；2830×2300×4200：喂入口宽度（㎜）：400；喂入方式：链条输送；主轴转速r/min：500；喂入轴转速r/min：150；动刀片数量：3个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径（mm）：1300；设计切草长度（mm）：12、18、25、35；生产率；10.604t/h","2500","豫2016188","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5657,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-10","生产率:10.2t/h;","结构型式：盘式，配套动力：15kw，外形尺寸(长×宽×高）：3380×1730×3950mm，生产率10200kg/h，喂入口宽度350mm，主轴额定转速500r/min，喂入辊额定转速350r/min，动刀片数量3个，圆盘或滚筒直径（含刀片）1200mm","2500","新2019014","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5658,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","山东一能九信农牧装备有限公司","铡草机","9ZP-16","生产率:9t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×2100mm×4000mm；生产率：干秸秆≥9t/h，青秸秆30t/h；结构质量：1600kg.","2500","部2015439","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5659,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-10","生产率:10t/h;","生产率：10t/h；配套动力：15kw；结构形式：盘式；外形尺寸：2630×2230×4127mm；动刀片数量：3片；设计切草长度：12、18、25、35mm","2500","豫2016053","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5660,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","肥城盛泰龙机械有限公司","铡草机","93ZP-10.0","生产率:9-15t/h;","结构型式:盘式  配套动力:(kW)15    结构质量700:kg   外形尺寸:(长×宽×高)mm2600×2150×3500   喂入口宽度:370mm  动刀片数:3    定刀片数:1      设计切草长度mm14、 28      生产率:kg/h≥10000（鲜秸秆）","2500","鲁T2015029","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5661,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9Z-9A","生产率:9t/h;","生产率：9000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：2630*2230*4120；结构质量：800kg ；配套动力：15kW；结构形式：盘式；主轴转速：500r∕min","2500","部2015415","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5662,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-9","生产率:9t/h;","结构形式:盘式；配套电动机型号:YE3-160L-4功率:15kW,数量1个；外形尺寸:2640mm×2230mm×4230mm；结构质量(不含电机):800kg；生产效率:9t/h；动刀片数量:3片、定刀1片；圆盘或滚筒直径:1335mm；喂入方式:自动","2500","豫2016178","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5663,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-10A","生产率:10.737t/h;","规格型号：9Z-10A 配套动力15kw 结构形式：盘式 结构质量：800kg 外形尺寸(mm)：2630*2230*4120 喂入口宽度：400mm 喂入方式：自动喂入 主轴转速：500r/min 喂入辊转速：150r/min 动刀片数量：3片 动刀片形状：扇形 圆盘或滚筒直径：1295mm 设计切草长度：12-35mm","2500","豫2015302","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5664,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","石家庄益丰泰机械有限公司","铡草机","9ZP-5.0A","生产率:5.114t/h;","结构型式：盘式；结构质量：900kg；外形尺寸mm:2800x2080x4000;喂入口宽度:570mm;喂入方式;轴向；主轴转速：600r/min；喂入辊转速：170r/min；动刀片数量;3;动刀片刀形：直刃式；圆盘或滚筒直径：1280mm；设计切草长度;15mm;纯工作小时生产率：5114kg/h。","2500","冀2016T—168","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5665,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZP-10","生产率:10t/h;","规格型号\t/\t9ZP-10\n配套动力\tkW\t11～15\n结构形式\t/\t盘式\n结构质量\tkg\t800\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2630×2230×4120\n喂入口宽度\tmm\t400\n喂入方式\t/\t自动喂入\n主轴转速\tr/min\t500\n喂入辊转速\tr/min\t265\n动刀片数量\t个\t3\n动刀片刀形\t/\t扇形\n圆盘或滚筒直径\tmm\t1350\n设计切草长度\tmm\t17、18、25、35","2500","豫2015298","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5666,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","15-20t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-15","生产率:15.1t/h;","结构形式：盘式，结构质量：980kg，配套动力：18.5kw，外形尺寸(长×宽×高)：3390×2200×4130mm，生产率≥15100kg/h，喂入口宽度400mm，主轴额定转速500r/min，喂入辊转速350r/min，喂入方式：喂入锟自动喂入，动刀片数量3个，圆盘或滚筒直径（含刀片）1300mm，设计切草长度18/27/32/48mm","2900","新2019012","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5667,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","15-20t/h铡草机","肥城盛泰龙机械有限公司","铡草机","93ZP-8.0A","生产率:15-20t/h;","配套动力:18.5～22kW    结构型式:盘刀式结构质量:1000kg\n外形尺寸（长×宽×高）(mm):3200×2200×4270  喂入口宽度400mm\n设计切草长度(mm):10、13、15、21、25、40  生产效率:t/h\n10～20（青秸秆）","2900","鲁T2016061","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5668,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","15-20t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9Z-15","生产率:18.5t/h;","生产率：15000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：3850*1780*4200；结构质量：1020kg ；配套动力：18.5kW；结构形式：盘式；主轴转速：500r∕min","2900","部20181172","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5669,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","20t/h及以上铡草机","肥城盛泰龙机械有限公司","铡草机","93ZP-8.0C","生产率:20-30t/h;","配套动力kW30～37结构型式/盘刀式结构质量kg1800外形尺寸（长×宽×高）mm4570×2100×4400设计切草长度mm10、13、15、21、25、40、45生产效率t/h20～30（青秸秆","8000","鲁T2016062","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5670,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","20t/h及以上铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9Z-30","生产率:30t/h;","生产率：30000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：4290*2510*4510；结构质量：2300kg ；配套动力：30kW；结构形式：刀盘式；主轴转速：450r∕min","8000","豫2017074","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5671,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","铡草揉搓机","9ZR-0.5","生产率:0.5t/h;","型号名称：9ZR-0.5铡草揉搓机 结构形式：滚筒式 外形尺寸 （长×宽×高）：970×430×600mm 配套动力：2.2kW 配套动力转速：2850r/min 主轴额定转速：3800r/min 生产率：500kg/h 传动方式：皮带传动 转子直径（不带锤片）：312mm 转子宽度：140mm  转子工作直径：312mm 锤片数量：16片 喂入方式：人工轴向喂入 刀片数量：动刀3 定刀1片 铡切机构形式：轮盘式","370","冀2018T-078（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5672,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ40-28","生产率:0.8-1t/h;","1、整机质量：125kg；2、外形尺寸：1150×1400×1200mm；3、配套动力：15kW；4、生产率：800-1000 kg/h。","370","2017TJ069","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5673,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","饲草粉碎机","9SF-0.5","生产率:0.5t/h;","结构形式：铡切揉搓式，配套动3kW，结构质量65kg，外形尺寸（长×宽×高）1200×600×850㎜，生产率500kg/h，主轴转速1080r/min，转子直径180mm，锤片数量24片，锤片尺寸（长×宽×高）95×30×3mm，喂入方式：人工喂入","370","豫2015037","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5674,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-0.5","生产率:0.5t/h;","结构形式:铡切揉搓式,配套动力3kW,结构质量55kg,外形尺寸(长×宽×高)900×1100×1300㎜,生产率500kg/h,主轴转速3800r/min,转子直径210mm,锤片数量24片,锤片尺寸(长×宽×高)95×30×3mm,喂入方式:人工喂入","370","豫2015036","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5675,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ36-20","生产率:0.6t/h;","1、外形尺寸：1050×1200×1100mm；2、配套动力：7.5kW；3、生产率：600 kg/h。","370","2017TJ702","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5676,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9R-60","生产率:≥0.3t/h;","1、整机质量：70kg；2、外形尺寸：850×1050×1280mm；3、配套动力：2.2kW；4、生产率：≥300kg/h。","370","2015TJ246","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5677,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-0.4","生产率:0.45t/h;","结构形式:滚筒式,功率:4.0kW,外形尺寸(长×宽×高):1070×480×1110MM,生产效率:450kg/H、转子直径:200MM,锤片数量:16、喂入方式:人工轴向喂入","370","冀2017T—138（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5678,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-0.6","生产率:0.6t/h;","结构形式:滚筒式、功率:4.0kW,外形尺寸(长×宽×高):1100×880×1040MM,结构质量:48kg、生产效率:600kg/H、转子直径:190MM,锤片数量:16、锤片尺寸(长×宽×高):90×25×3MM,喂入方式:人工轴向喂入","370","冀2017T—139（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5679,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-0.7","生产率:0.7t/h;","结构形式:滚筒式、功率:7.5kW、外形尺寸(长×宽×高):1150×930×850MM,结构质量:75kg、生产效率:700kg/H、转子直径:300MM,锤片数量:16、锤片尺寸120×40×4mm(长×宽×高):,喂入方式:人工轴向喂入","370","冀2016T—045（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5680,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","西安新天地草业有限公司","秸秆揉丝机","9RS-3","生产率:0.6t/h;","1结构形式：锤片式；\n2 配套动力：7.5 kW；\n3 外形尺寸\n（长×宽×高）：2100×600×1000mm；\n4 结构质量：144kg（不含电机）；\n5 生产率≥3000kg/h（秸秆含水率80%），\n≥1500kg/h（秸秆含水率60%）， ≥600kg/h（秸秆含水率20%）；\n6 主轴转速2280r/min\n7 转子直径：350mm；\n8 锤片数量：24片；\n9 锤片尺寸（长×宽×高） 148×36×4mm ；\n10 喂入方式：人工喂入","370","陕2017001","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5681,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","郑州市伟巍机械有限公司","饲草揉碎机","9ZF-0.6","生产率:0.679t/h;","结构尺寸（长×宽×高）mm：1240×1060×1030，结构质量：70kg，配套动力：3kw，结构形式：铡切揉搓式，主轴转速：3150r/min，转子直径：360mm，锤片数量：24个，锤片尺寸（长×宽×高）（mm）：95×29×3，动刀尺寸（mm）130×75×5，生产率：0.679t/h，喂入口宽度（最大处）：210mm，喂入方式：人工。","370","豫2015097","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5682,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ40-35","生产率:1.4-1.6t/h;","1、整机质量：195kg；2、外形尺寸：1150×1500×1200mm；3、配套动力：18.5kW；4、生产率：1400-1600kg/h。","370","2017TJ070","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5683,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ45-35","生产率:1.7t/h;","1、整机质量：220kg；2、外形尺寸：1200×1500×1200mm；3、配套动力：18.5kW；4、生产率：1700kg/h。","370","2017TJ703","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5684,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-1.2","生产率:1.2t/h;","结构形式：揉搓式，配套动力3KW，结构质量100kg，外形尺寸（长X宽X高）：1650X645X950mm，生产率≥1200kg/h，主轴转速2800r/min，转子直径Ф255mm，锤片数量4X6片，锤片尺寸（长X宽X高）145X40X5，喂入方式：人工喂入","370","豫2017034","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5685,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-1.2","生产率:1.2t/h;","外形尺寸(长×宽×高):1430×1180×850mm；配套动力:11kW；生产效率:1200kg/h；主轴转速:3500r/min；转子直径:215mm.","370","冀2017T—140（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5686,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","石家庄五业农牧机械有限公司","秸秆揉丝机","9RS-40","生产率:1.1t/h;","生产率（t/h):1.1 , 配套动力（kw）:11 ,结构尺寸（长*宽*高mm）:1530*900*970, 整机质量（kg）:1100 ,结构形式:滚筒式, 主轴转速（r/min):2600, 转子直径（mm):400, 锤片数量:40, 锤片尺寸（长*宽*高mm）:120*35*5 ,筛片孔径（mm):30*60, 喂入方式:人工 ,丝化率 %:≥91.6, 轴承温升:16.8℃","370","冀2018T—043（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5687,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","临洮县宏丰机械制造有限公司","揉丝机","9ZR-1.0","生产率:1.467t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：1300×750×1280（mm）,生产率：1467（kg/h）,配套功率：4.5（kw）,整机质量：59（kg），主轴额定转速：3100（r/min），结构型式：锤片式,锤片数量：24（片），转子工作直径：Φ380（mm），喂入方式：人工喂入。","370","甘农机2018086","2022-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5688,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1-2t/h揉丝机","汉中市合力机械有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-1.1T","生产率:1.1t/h;","结构型式为铡切锤片式；外形尺寸：1370×990×1320mm；配套动力额定功率2.2KW，额定转速2840r/min；主轴额定转速3350r/min；传动方式为皮带传动；转子直径310mm；转子宽度215mm；转子工作直径370mm；锤片数量20个；喂入方式为人工喂入；刀片数量13个；铡切机构型式为圆盘式；生产率：1100kg/h","370","陕2017040","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5689,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ60-80","生产率:2.5t/h;","1、外形尺寸：6800×1300×2100mm；2、配套动力：22.84kW；3、生产率：2500 kg/h。","800","2017TJ706","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5690,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ50-60","生产率:2.3t/h;","1、整机重量：410kg；2、外形尺寸：1350×1350×1900mm；3、配套动力：30kW；4、生产率：2300 kg/h。","800","2017TJ704","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5691,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-3","生产率:≥3t/h;","1、整机质量：420kg；2、外形尺寸：2450×850×1450mm；3、配套动力：11kW；4、生产率：≥3000kg/h。","800","2018TJ627","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5692,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","铡草揉搓机","9ZR-2.6","生产率:2.6t/h;","型号名称：9ZR-2.6铡草揉搓机 结构形式：滚筒式 外形尺寸 （长×宽×高）：1520×820×970mm 配套动力：18.5kW 配套动力转速：1470r/min  主轴额定转速：3400r/min  生产率：2600kg/h 传动方式：皮带传动 转子直径（不带锤片）：410mm 转子宽度：370mm  转子工作直径：430mm 锤片数量：24片 喂入方式：人工轴向喂入 刀片数量：动刀3 定刀1片 铡切机构形式：轮盘式","800","冀2018T-076（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5693,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","铡草揉搓机","9ZR-2.1","生产率:2.1t/h;","型号名称：9ZR-2.1铡草揉搓机 结构形式：滚筒式 外形尺寸 （长×宽×高）：1300×750×860mm 配套动力：15kW 配套动力转速：1450r/min 主轴额定转速：3500r/min 生产率：2100kg/h 传动方式：皮带传动 转子直径（不带锤片）：400mm 转子宽度：240mm  转子工作直径：410mm 锤片数量：24片 喂入方式：人工轴向喂入 刀片数量：动刀3 定刀1片 铡切机构形式：轮盘式","800","冀2018T-077（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5694,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","山东一能九信农牧装备有限公司","饲草揉碎机","9ZR-4.0","生产率:2.5t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×1000mm×2240mm；生产率：青秸秆≥6.5t/h，干秸秆≥2.5t/h；结构质量：430kg.","800","部2015441","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5695,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","郑州金宏兴机械有限公司","秸秆揉丝机","9RC-50","生产率:2t/h;","生产率：2t/h；配套动力：11kw；结构形式：铡切揉搓式；外形尺寸：1584×1082×1043mm；锤片数量：32片","800","豫2016055","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5696,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","西安新天地草业有限公司","秸秆揉丝机","9RSZ-10","生产率:2t/h;","1 结构形式：锤片式；\n2 配套动力：22+3kW；\n3 外形尺寸（长×宽×高）3200×950×1200mm；\n4 结构质量585kg（不含电机）；\n5 生产率≥10000kg/h（秸秆含水率80%），\n≥5000kg/h（秸秆含水率60%），≥2000kg/h（秸秆含水率20%）；\n6主轴转速2100r/min；\n7 转子直径350mm；\n8 锤片数量40片；\n9 锤片尺寸:（长×宽×高）：175×50×4mm；\n10 喂入方式：自动喂入","800","陕2017002","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5697,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","西安新天地草业有限公司","秸秆揉丝机","9RSZ-15","生产率:3t/h;","1 结构形式：锤片式；\n2 配套动力30+5.5kW；\n3 外形尺寸（长×宽×高）：3600×1150×1150mm；\n4 结构质量：683kg（不含电机）；\n5 生产率≥15000kg/h（秸秆含水率80%），\n≥7500 kg/h（秸秆含水率60%），            ≥3000kg/h（秸秆含水率20%）；\n6 主轴转速2100r/min \n7 转子直径：350mm；\n8 锤片数量：54片；\n9 锤片尺寸（长×宽×高）：175×50×4mm； \n10 喂入方式：自动喂入","800","陕2017003","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5698,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-3","生产率:3t/h;","结构形式：揉搓式，配套动力5.5KW，结构质量180kg，外形尺寸（长X宽X高）：1970X660X1020mm，生产率≥3000kg/h，主轴转速2250r/min，转子直径Ф350mm，锤片数量4X6片，锤片尺寸（长X宽X高）180X42X5，喂入方式：人工喂入","800","豫2017035","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5699,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-40C","生产率:2t/h;","结构形式:滚筒式,功率:18.5kW,外形尺寸:1460×1520×850(长×宽×高)MM；生产率:2000kg/H、转子直径:380MM,锤片数量:16,喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2018T-116（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5700,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0","生产率:2t/h;","结构形式:滚筒式,功率4kW、外形尺寸(长×宽×高):1220×860×1300MM,生产率:2037kg/H(检验数据),转子直径:300MM,锤片数量:32,锤片尺寸(长×宽×高):90×25×3MM,喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2016T—226","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5701,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.4","生产率:2.4t/h;","结构形式:滚筒式,功率:22.0kW、外形尺寸(长×宽×高)1780×1830×1200:MM,结构质量:400kg、生产率:2400kg/H、转子直径:600MM,锤片数量:32、锤片尺寸(长×宽×高):180×50×5MM、喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2016T—044（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5702,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.2","生产率:2.1t/h;","结构形式:滚筒式,功率:18.5kW、外形尺寸(长×宽×高):1320×1450×920MM,、生产率:2100kg/H、转子工作直径:400MM,锤片数量:24、喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2017T—141（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5703,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.7","生产率:2.7t/h;","结构形式:滚筒式,功率:30kW、外形尺寸(长×宽×高):1670×1360×1030MM；生产率:2798kg/h,转子直径:260MM,锤片数量:24,喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2017T—143（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5704,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.5","生产率:2.5t/h;","结构形式:滚筒式,功率:22.0kW、外形尺寸(长×宽×高):1600×1470×1050MM,生产率:2600kg/H、转子工作直径:450MM,锤片数量:24、喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2017T—142（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5705,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-3.0","生产率:3t/h;","结构形式:滚筒式、功率:11KW、外形尺寸:(长X宽X高)1430X1180X930mm、结构质量:130Kg、生产率:3046kg/h、转子直径:370mm、锤片数量:24片、锤片尺寸:(长X宽X高)140X40X5mm、喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2018T-129","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5706,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0B","生产率:2t/h;","结构型式:滚筒式、功率:4.0kW、外形尺寸(长×宽×高):1250×1130×940mm；结构质量:65kg、生产率:2060kg/h；转子直径:300mm、锤片数量:32片、喂入方式:人工轴向喂入.","800","冀2018T-128","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5707,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0A","生产率:2t/h;","结构形式:滚筒式,功率4.0kW、外形尺寸(长×宽×高):1100×722×1105MM,生产效率:2046kg/H(检验数据),转子直径:300MM,锤片数量:24,喂入方式:人工轴向喂入","800","冀2017T—188","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5708,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","洛阳四达农机有限公司","秸秆揉丝机","9RC-130","生产率:3.5t/h;","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：3220*2600*1900；结构形式：铡草揉搓式；结构质量：850kg,配套动力：30kW；主轴转速：800r∕min；转子直径：1300mm","800","豫2018006","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5709,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","西安新天地草业有限公司","秸秆揉丝机","9RSZ-6","生产率:3.971t/h;","结构形式：锤片式\n配套动力：11kW\n外形尺寸（长×宽×高）：2950×810×1110mm\n结构质量：320kg（不含电机）\n生产率：3971kg/h（秸秆含水率64%）\n主轴转速：2280r/min\n转子直径：350mm\n锤片数量：40个\n锤片尺寸（长×宽×高）：148×36×4mm\n喂入方式：自动喂入","800","陕2019004","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5710,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-5","生产率:5t/h;","1、整机质量：650kg；2、外形尺寸：3150×1150×2150mm；3、配套动力：18.5kW；4、生产率：≥5000kg/h。","880","2018TJ628","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5711,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ50-100","生产率:4t/h;","1、外形尺寸：2700×3500×4800mm；2、配套动力：66kW；3、生产率：4000kg/h。","880","2017TJ705","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5712,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","郑州金宏兴机械有限公司","秸秆揉丝机","9RC-100","生产率:4t/h;","生产率：4t/h；配套动力：18.5kw；结构形式；铡切揉搓式；外形尺寸：2430×2200×2756mm；锤片数量：24片","880","豫2016054","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5713,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","铡草揉丝机","9ZR-4.5","生产率:4.5t/h;","结构形式：铡草揉搓式，配套动力5.5KW，结构质量360kg，外形尺寸（长X宽X高）：1800X1560X1525mm，生产率≥4500kg/h，主轴转速1080r/min，转子直径Ф110mm，锤片数量4X2片，锤片尺寸（长X宽X高）135X50X3，喂入方式：自动喂入","880","豫2017037","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5714,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆揉丝机","9RC-1200","生产率:4t/h;","结构形式：铡切揉搓式；配套动力：20.7kW；结构质量：780kg；外形尺寸（长×宽×高）：1700×2500×1520mm；生产率：4000kg/h；主轴转速：900r/min；转子直径：1162mm；锤片数量：24片；锤片尺寸（长×宽×高）：162×50×6mm；喂入方式：半自动喂入。","880","豫2015114","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5715,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-8","生产率:≥8t/h;","1、整机质量：1100kg；2、外形尺寸：3900×1300×3000mm；3、配套动力：22kW；4、生产率：≥8000kg/h。","1900","2018TJ629","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5716,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","山东一能九信农牧装备有限公司","饲草揉碎机","9ZR-9.0","生产率:7t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：2700mm×2000mm×3000mm；生产率：青秸秆≥16t/h，干秸秆≥7t/h；结构质量：950kg.","1900","部2015442","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[5717,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","西安新天地草业有限公司","秸秆揉丝机","9RS-10Z","生产率:7.796t/h;","结构形式：带刀锤片式\n配套动力：22kW\n外形尺寸（长×宽×高）：2500×1850×3050mm\n结构质量：670kg（不含电机）\n生产率：7796kg/h\t:（秸秆含水率64%）\n动刀转速：660r/min\n锤片风叶转速：1200r/min\n动刀固定架直径（不含刀片）：940mm\n锤片风叶固定座直径：1050mm\n锤片数量：24个\n锤片尺寸（长×宽×高）：148×36×4mm\n喂入方式：自动喂入","1900","陕2019003","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[5718,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","铡草揉丝机","9ZR-6.5","生产率:6.5t/h;","结构形式：揉搓式，配套动力7KW，结构质量350kg，外形尺寸（长X宽X高）：2150X1830X1810mm，生产率≥6500kg/h，主轴转速850r/min，转子直径Ф110mm，锤片数量6X2片，锤片尺寸（长X宽X高）135X50X3，喂入方式：自动喂入","1900","豫2017038","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5719,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6","生产率:6t/h;","结构形式：揉搓式，配套动力22+3（主+喂料），结构质量550kg，外形尺寸（长X宽X高）：3175×895×1170mm，生产率≥≥6000kg/h，主轴转速2000r/min，转子直径Ф350mm，锤片数量2×12+2×10片，锤片尺寸（长X宽X高）180×50×5，喂入方式：自动喂入","1900","豫2017193","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5720,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-80C","生产率:8t/h;","结构形式:滚筒式,功率:55kW、外形尺寸(长×宽×高):1900×1360×1600MM,生产效率:6108kg/H(检验数据),转子直径:285MM,锤片数量:34,喂入方式:人工轴向喂入","1900","冀2018T-119（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5721,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-60A","生产率:6t/h;","结构形式:滚筒式,功率:45kW、外形尺寸(长×宽×高):880×2100×1160MM,生产效率:6000kg/H(检验数据),转子直径:570MM,锤片数量:32,喂入方式:人工轴向喂入","1900","冀2018T-117（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5722,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-60C","生产率:7t/h;","结构形式:滚筒式,功率:55kW、外形尺寸(长×宽×高):1900×1900×1410MM,生产效率:7100kg/H、转子直径:570MM,锤片数量:24,喂入方式:人工轴向喂入","1900","冀2018T-118（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5723,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-6.0","生产率:6t/h;","结构形式:滚筒式、功率:30kW、外形尺寸(长×宽×高):1700×1250×1100mm；生产效率:6000kg/h；转子直径:400mm、锤片数量:28片、锤片尺寸:(长X宽X高)140X40X5mm喂入方式:人工轴向喂入","1900","冀2018T-130","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5724,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","洛阳四达农机有限公司","秸秆揉丝机","9RC－100","生产率:6t/h;","生产率6000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：2430*2200*2756；结构形式：铡切揉搓式；结构质量：580kg,配套动力：18.5kW；主轴转速：650(1200)r∕min；转子直径：1000mm","1900","豫2015062","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5725,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","郑州市永昌逸通机械有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6","生产率:6.54t/h;","结构型式：铡草揉搓式  外形尺寸：2200mm*1650mm*2830mm  生产率：≥6000kg/h 喂结构质量： 420kg 配套动力： 11~15kw 主轴转速： 950r/min 转子直径： φ840mm 锤片数量： 3*6片 锤片尺寸：（长*宽*高mm）150*45*5 喂入方式：自动喂入","1900","豫2017015","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5726,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","临洮县宏丰机械制造有限公司","揉丝机","9R-6","生产率:6-7t/h;","外形尺寸（长×宽×高）：3060×800×1100（mm）,生产率：6056（kg/h）,配套功率：15+1.1（kw）,整机质量：450（kg），主轴额定转速：2240（r/min），结构型式：锤片式,锤片数量：40（片），转子工作直径：Φ540（mm），喂入方式：自动喂入。","1900","甘农机2018089","2022-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5727,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","10-15t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-10","生产率:10t/h;","结构形式：揉搓式，外形尺寸（长X宽X高）：3175X895X1170mm，配套动力22+3KW，配套动力额定转速1440r/min，主轴额定转速2000r/min，生产率10000kg/h，传送方式：皮带传动，转子直径（不带锤片）350mm，转子宽度：490mm，转子工作直径570mm，锤片数量44片，喂入方式：人工喂入","2800","豫2017194","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5728,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","10-15t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-80","生产率:10t/h;","结构形式:滚筒式,功率:55kW、外形尺寸(长×宽×高)2150×2200×1580MM,生产效率:10000kg/H、转子直径:710MM,锤片数量:40,喂入方式:人工轴向喂入","2800","冀2018T-121（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5729,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","10-15t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-100C","生产率:10t/h;","结构形式:滚筒式,功率:75kW、外形尺寸(长×宽×高):1880×1600×1600MM,生产效率:10000kg/H、转子直径:285MM,锤片数量:42,喂入方式:人工轴向喂入","2800","冀2018T-120（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5730,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F28-18","转子直径:280mm;","1、整机质量：35kg；2、外形尺寸：1200×500×750mm；3、配套动力：2.2 kW；4、转子直径：280mm。","190","2018TJ630","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5731,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F30-16","转子直径:300mm;","1、整机质量：50kg；2、外形尺寸：1000×600×1130mm；3、配套动力：2.2kW；4、转子直径：300mm。","190","2018TJ631","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5732,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-30-24","转子直径:300mm;","型号名称：9FC-30-24型饲草粉碎机  结构形式：滚筒式  外形尺寸 （长×宽×高）：1300×950×1350mm 配套动力：3.0kW 配套动力转速：2800r/min  主轴额定转速：3400r/min  生产率：200kg/h  传动方式：皮带  转子直径（不带锤片）：300mm  转子宽度：215mm  转子工作直径：300mm  锤片数量：24片  喂入方式：人工轴向喂入  刀片数量：动刀3 定刀1片  铡切机构形式：轮盘式","190","冀2018T—175","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5733,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-30-30","转子直径:300mm;","型号名称：9FC-30-30型饲草粉碎机  结构形式：滚筒式  外形尺寸 （长×宽×高）：1550×970×1320mm 配套动力：3.0kW 配套动力转速：2800r/min  主轴额定转速：3400r/min  生产率：240kg/h  传动方式：皮带  转子直径（不带锤片）：300mm  转子宽度：280mm  转子工作直径：300mm  锤片数量：32片  喂入方式：人工轴向喂入  刀片数量：动刀3 定刀1片  铡切机构形式：轮盘式","190","冀2018T—176","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5734,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市希旺机械有限公司","齿爪式粉碎机","9FC-20","转子直径:200mm;","结构型式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造或焊接）：铸造；外形尺寸mm：680×360×1115；整机质量KG：25；转子盘直径mm：Φ160；转子工作直径mm：Φ200；粉碎室宽度mm：105；扁齿数量：4个","190","川L18502","2022-12-31","非通用类","四川省",""]
[5735,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市希旺机械有限公司","锤片式粉碎机","9FQ-20","转子直径:200mm;","结构型式：锤片式，进料方式：切向进料，外形尺寸（长×宽×高）mm：720×360×1000；整机质量kg：22；转子直径：Φ200mm；粉碎室宽度mm：100；锤片数量：16个","190","川L16007（产品1）","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5736,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市希旺机械有限公司","饲料粉碎机","9FC-23","转子直径:230mm;","结构型式：齿爪式，进料方式：轴向进料，外形尺寸（长×宽×高）：770×350×800mm，整机质量kg：25；转子直径：Φ230mm；粉碎室宽度mm：115；扁齿数量：4个","190","川L16007（产品2）","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5737,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55.5-20","转子直径:555mm;","配套动力：11kW，转子工作直径：Φ555mm","190","部20180403","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5738,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省万马机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-20","转子直径:196mm;","转子直径：196mm，2.2KW电机1台，锤片式粉碎机,壳体制造方式:铸造","190","川L17550（产品1）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5739,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省万马机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子直径:210mm;","转子直径：210mm，2.2KW电机1台，齿爪式粉碎机,壳体制造方式:铸造","190","川L17550（产品2）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5740,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F36-20","转子直径:360mm;","1、整机质量：80kg；2、外形尺寸：1020×620×880mm；3、配套动力：5.5kW；4、转子直径：360mm。","190","2017TJ700","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5741,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","湖南省劲松机械有限公司","齿爪式粉碎机","9F-26","转子直径:250mm;","原证书编号:湘20140917045；结构型式:齿爪式；转速(R/MIN):5600；外形尺寸(长X宽X高)(MM):640X500X1000；整机质量(KG):52.5；主轴转速(R/MIN):5600；筛孔直径(MM):2；转子直径(MM):250；粉碎室宽度(MM):100；锤片或圆扁齿数量(片):8","190","湘20181116076","2022-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5742,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","洛阳四达农机有限公司","饲料粉碎机","9FQ-60","转子直径:380mm;","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：2140*1040*1970； 整机质量：410kg；配套动力：37kW；转子直径：600mm；主轴转速：2700r∕min","190","部20180244","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5743,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","洛阳四达农机有限公司","饲料粉碎机","9FQ-45B","转子直径:268mm;","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1488*943*1341； 整机质量：130kg；配套动力：11-15kW；转子直径：450mm；主轴转速：3300r∕min","190","豫2018065","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5744,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","洛阳四达农机有限公司","饲料粉碎机","9FQ-36","转子直径:360mm;","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1220*660*1068； 整机质量：75kg；配套动力：5.5-7.5kW；转子直径：360mm；主轴转速：4600r∕min","190","豫2015064","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5745,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市五通桥区南方机电有限责任公司","饲料粉碎机","9FZ-20","转子直径:198mm;","9FZ-20：结构型式：齿爪式，主要参数：转子直径198mm，转速5600/分，生产率≥120kg/时，基本配置：9FZ-20粉碎机1台，机架1套，皮带轮1个，三角带1根.","190","川L18524","2022-12-31","非通用类","四川省",""]
[5746,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ30-20","转子直径:300mm;","转子直径300mm,配套功率2.2kw","190","部20160613","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5747,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-24","转子直径:240mm;","转子直径:240MM,主轴转速:5200R/MIN,配套动力:3.0KW.","190","川L17515（产品2）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5748,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子直径:210mm;","转子直径:210MM,主轴转速:5200R/MIN,配套动力:3.0KW.","190","川L17515（产品1）","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5749,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-20","转子直径:197mm;","转子直径:197MM,主轴转速:5200R/MIN,配套动力:2.2KW.","190","川L17514","2021-12-31","非通用类","四川省",""]
[5750,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-40-28","转子直径:410mm;","型号名称：9FC-40-28型饲草粉碎机结构形式：滚筒式外形尺寸（长×宽×高）：1330×1100×840mm配套动力：15kW配套动力转速：1440r/min主轴额定转速：3400r/min 生产率：550kg/h 传动方式：皮带 转子直径（不带锤片）：410mm 转子宽度：230mm转子工作直径：410mm锤片数量：24片喂入方式：人工轴向喂入刀片数量：动刀3 定刀1片 铡切机构形式：轮盘式","530","冀2018T—178","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5751,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-40-40","转子直径:410mm;","型号名称：9FC-40-40型饲草粉碎机  结构形式：滚筒式  外形尺寸 （长×宽×高）：1520×1470×950mm 配套动力：18.5kW 配套动力转速：1465r/min  主轴额定转速：3400r/min  生产率：1050kg/h  传动方式：皮带  转子直径（不带锤片）：410mm  转子宽度：350mm  转子工作直径：430mm  锤片数量：24片  喂入方式：人工轴向喂入  刀片数量：动刀3 定刀1片  铡切机构形式：轮盘式","530","冀2018T—179","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5752,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-40-20","转子直径:410mm;","型号名称：9FC-40-20型饲草粉碎机 结构形式：滚筒式 外形尺寸（长×宽×高）：1250×1100×840mm 配套动力：11kW 配套动力转速：1440r/min 主轴额定转速：3400r/min  生产率：510kg/h 传动方式：皮带 转子直径（不带锤片）：410mm 转子宽度：165mm 转子工作直径：410mm 锤片数量：16片 喂入方式：人工轴向喂入 刀片数量：动刀3 定刀1片 铡切机构形式：轮盘式","530","冀2018T—177","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5753,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-50-20","转子直径:540mm;","型号名称：9FC-50-20型饲草粉碎机结构形式：滚筒式外形尺寸 （长×宽×高）：1045×720×1830mm配套动力：3.0kW配套动力转速：2800r/min主轴额定转速：965r/min生产率：200kg/h传动方式：皮带 转子直径（不带锤片）：540mm  转子宽度：145mm转子工作直径：540mm锤片数量：36片喂入方式：人工轴向喂入刀片数量：动刀6 定刀1片铡切机构形式：轮盘式","530","冀2018T—180","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[5754,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-54-15","转子直径:540mm;","结构型式：锤片式，转子直径540mm，配套动力11kW","530","豫2016145","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5755,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-12","转子直径:480mm;","结构型式：锤片式，转子直径：480mm，配套动力：7.5kW","530","豫2016146","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5756,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-50","转子直径:500mm;","外形尺寸(长×宽×高)(MM)1100×790×1000，整机质量(KG)105，转子工作直径(MM)500，粉碎室宽度(MM)290，配套动力(KW)15，主轴转速(R/MIN)4200，锤片数量(个)24","530","豫2015022","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5757,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F50-28","转子直径:500mm;","1、整机质量：156kg；2、外形尺寸：1080×800×1000mm；3、配套动力：15kW；4、转子直径：500mm。","530","2017TJ701","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5758,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F40-28","转子直径:400mm;","1、整机质量：117kg；2、外形尺寸：1070×800×1000mm；3、配套动力：11kW；4、转子直径：400mm。","530","2015TJ266","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5759,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","临洮县宏丰机械制造有限公司","自吸式饲料粉碎机","9F-40-16","转子直径:400mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1250×950×1000（mm）,转子直径：40（cm）,配套功率：4.4（kw），额定电压：220（v），整机质量：125（kg），主轴转速：3100（r/min）,锤片数量：16（个）","530","甘农机2015084","2019-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5760,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-28","转子直径:400mm;","外形尺寸(长×宽×高):1270×800×1000MM；结构质量:120kg,转子直径:400mm、主轴转速:3800R/MIN,锤片数量:24,粉碎室宽度:280mm","530","冀2016T—011","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5761,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-20","转子直径:400mm;","外形尺寸(长×宽×高):1100×450×1100MM；结构质量:72kg,转子直径:400mm、主轴转速:3500R/MIN,锤片数量:24,粉碎室宽度:200mm","530","冀2016T—012","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5762,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-46-40","转子直径:460mm;","外形尺寸(长×宽×高):1440×800×1250MM；整机质量:170kg,转子直径:460mm,粉碎室宽度:400mm,锤片数量:24,主轴转速:3800r/min,配套动力:15kW","530","冀2016T—010","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[5763,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","洛阳四达农机有限公司","饲料粉碎机","9FQ-50","转子直径:500mm;","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1500*930*1360； 整机质量：170kg；配套动力：11-15kW；转子直径：500mm；主轴转速：3300r∕min","530","豫2015063","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5764,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ40-28","转子直径:400mm;","转子直径400mm,配套功率11kw","530","部20160611","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5765,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ50-40","转子直径:500mm;","转子直径500mm,配套功率18.5kw","530","部20160612","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5766,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","临洮县宏丰机械制造有限公司","饲料粉碎机","9F-40","转子直径:400mm;","外形尺寸（长×宽×高）：1590×870×1090（mm）,配套功率：11（kw）,主轴转速：3300（r/min）,锤片数量：20（片），整机质量：260（kg），转子直径：400（mm），粉碎室宽度：280（mm），配套动力电压：380（v）","530","甘农机2016068","2020-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5767,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40","转子直径:405mm;","转子直径:405MM,主轴转速:4400R/MIN,配套动力:5.5KW.","530","川L16006","2020-12-31","非通用类","四川省",""]
[5768,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-510×200","转子直径:510mm;","粉碎机转子直径:510mm,粉碎室宽度:200mm，主轴转速:2950r/min,配套动力:11kW","530","豫2015077","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5769,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-41-8.5","转子直径:410mm;","粉碎机转子直径:410mm,粉碎室宽度:85mm，主轴转速:2900r/min,配套动力:2.2kW","530","豫2016173","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5770,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-510×125","转子直径:510mm;","粉碎机转子直径:510mm,粉碎室宽度:125mm，主轴转速:2950r/min,配套动力:7.5kW","530","豫2015078","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5771,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","山东双鹤机械制造股份有限公司","锤片式饲料粉碎机","SFSP60*60","转子直径:600mm;","一、\t外形尺寸（长*宽*高）：2150*970*1150(mm)\n二、\t结构质量：1170KG\n三、\t配套动力：名称：三相异步电动机 功率：75KW 转速：2970r/min\n四、\t喂入方式：机械喂料\n五、\t作业方式：固定式\n六、\t主轴空载转速：2970r/min\n七、\t转子直径：600mm\n八、\t筛片孔径：3mm\n九、\t锤片数量：70片","1000","新2019075","2024-04-10","非通用类","山东省",""]
[5772,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F-55H","转子直径:550mm;","1、整机质量：235kg；2、外形尺寸：1280×1300×1950mm；3、配套动力：11kW；4、转子直径：550mm。","1000","2015TJ248","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5773,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F55-40","转子直径:550mm;","1、整机质量：255kg；2、外形尺寸：1150×950×1000mm；3、配套动力：22kW；4、转子直径：550mm。","1000","2015TJ247","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5774,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F55-40SF","转子直径:550mm;","1、整机质量：300kg；2、外形尺寸：1350×1050×1900mm；3、配套动力：22kW；4、转子直径：550mm。","1000","2015TJ267","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5775,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55.5-16","转子直径:555mm;","粉碎机转子直径:555mm,粉碎室宽度:160mm，主轴转速:2950r/min,配套动力:11kW","1000","豫2016172","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5776,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合机类型:立式混合机 ;","1、外形尺寸：1760×1450×2900mm；2、配套动力：4kW；3、额定批次混合量：1000 kg；4、容积：1.7m3；5、形式：立式；6、结构重量：315kg。","1000","2017TJ707","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5777,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","山东双鹤机械制造股份有限公司","立式饲料混合机","9HL-1000","混合机类型:立式混合机 ;","一、\t型号名称：9HL-1000型立式饲料混合机\n二、\t结构型式：立式\n三、\t外形尺寸（长*宽*高）：1680*1270*2930mm\n四、\t混合轴长度：2620mm\n五、\t结构质量：220KG\n六、\t配套动力： 三相异步电机 功率：3KW 转速：1440r/min\n七、\t混合轴数量（个）：1\n八、\t有效容积：1.7M3\n九、\t主轴转速：400r/min\n十、\t额定批次混合量：1000KG","1000","新2019149","2024-04-18","非通用类","山东省",""]
[5778,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-500","混合机类型:立式混合机 ;","混合方式：立式单轴螺旋，容积：1.1m3。","1000","豫2015194","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5779,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合机类型:立式混合机 ;","混合方式：立式单轴螺旋，容积：2.11m3","1000","豫2015196","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5780,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-1500","混合机类型:立式混合机 ;","结构型式：立式单轴螺旋，混合室容积：3.01m3，配套动力：4kW","1000","豫2015182","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5781,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-2000","混合机类型:立式混合机 ;","结构型式：立式单轴螺旋，混合室容积：4.7m3，配套动力：5.5kW","1000","豫2015183","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5782,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-1000","混合机类型:立式混合机 ;","结构型式：立式单轴螺旋，混合室容积：2.04m3，配套动力：3kW","1000","豫2015181","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5783,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合机类型:立式混合机 ;","立式；混合室容积：2.02m3；动力：3KW；外形尺寸（长×宽×高）1230mm×1230mm×2850mm","1000","豫2015127","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5784,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","临洮县宏丰机械制造有限公司","饲料加工机组","9SJ-1000","混合机类型:立式混合机 ;","外形尺寸（长×宽×高）：1930×1270×2850（mm），机组配套动力：14（KW）,工作方式（连续、间歇）：间歇式（/），混合箱容积：2.1(m3)，粉碎机配套动力：11（kw），粉碎机主轴转速：2869（r/min）,粉碎机锤片数量：20（片），混合机配套动力：3（kw）,混合机主轴转速：404（r/min）,额定批次混合量：1000（kg）","1000","甘农机2016106","2020-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5785,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","郑州金宏兴机械有限公司","立式饲料混合机","9HLP-1000","混合机类型:立式混合机 ;","结构形式：立式，单螺旋；配套动力：3kw；有效容积：2.18m3；外形尺寸：1370×1240×2700mm；额定批次混入量：1000kg","1000","GZNJ/TJ 2017-140","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[5786,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","立式饲料混合机","9FH-1000","混合机类型:立式混合机 ;","外形尺寸(长×宽×高)(MM)2000×1250×2850配套动力(KW)4主轴转速(R/MIN)400混合方式(/)立式螺旋额定批次混合量(批次式混合机)(KG)900容积(批次式混合机)(M3)2.3","1000","豫2015035","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5787,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HLT-500","混合机类型:立式混合机 ;","混合方式：立式（单轴螺旋），混合机容积：1m3，主轴转速：415r/min，配套动力：2.2kW","1000","豫2015079","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5788,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HLT-1000","混合机类型:立式混合机 ;","混合方式：立式（单轴螺旋），混合机容积：2.05m3，主轴转速：415r/min，配套动力：2.2kW","1000","豫2015080","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5789,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","山东双鹤机械制造股份有限公司","卧式单轴螺带饲料混合机","9HWDL-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:1.7m³;","一．\t型号名称：9HWDL-1000型卧式单轴螺带饲料混合机\n二．\t结构型式：卧式\n三．\t外型尺寸（长*宽*高）：3120*1150*2150（mm）\n四．\t混合轴长度：2510mm\n五．\t结构质量：1100KG\n六．\t配套动力：三相异步电机 功率：11KW 转速：1460r/min  \n减速机  名称：硬齿面圆柱齿轮减速机\n        型号：ZQ350\n        速比：48.57\n        七、混合轴数量（个）：1\n        八、有效容积：1.7M3\n        九、主轴转速：19r/min\n        十、额定批次混合量：1000KG","3100","新2019150","2024-04-18","非通用类","山东省",""]
[5790,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HWP-250","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.65m³;","混合室容积:0.65m3；卧式；单轴","3100","豫2015126","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5791,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","滑县宏峰机械有限公司","饲料混合机","9HW-1500","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.8m³;","有效容积：0.8m3 ；型号名称：9HW-1500  ；结果形式：卧式单轴螺旋  ；  外形尺寸：（长×宽×高)mm  1900×755×1070 ；    混合轴长度1510mm   ；  结构质量200kg  ；  配套动力 4kW  三相异步电机  ；主轴转速： 20r/min  ；混合轴数量：1个 ；   额定批次混合量 150kg","3100","新2018222","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5792,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HWP-250","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.6m³;","配套动力：2.2kW，混合方式：卧式单轴螺带，容积：0.6m3","3100","豫2015195","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5793,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","湖南省和森机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-160","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.34m³;","2m3以下卧式（单轴）混合机","3100","湘20170315038","2021-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5794,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","卧式单轴饲料混合机","9HW-1500","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.8m³;","外形尺寸(长×宽×高)(MM)1500×700×900配套动力(KW)3-4主轴转速(R/MIN)28-30混合方式(/)卧式单轴螺带额定批次混合量(批次式混合机)(KG)300容积(批次式混合机)(M3)0.8","3100","豫2015032","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5795,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HWP-150","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.35m³;","混合室容积:0.35m3；卧式；单轴","3100","豫2015125","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5796,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","临洮县宏丰机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-250","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:1.3m³;","外形尺寸（长×宽×高）：2030×1420×1500（mm）,容积（批次式混合机）：1.3（m3），配套动力4.0（kw）主轴转速：21（r/min）,结构形式：批次式/卧式/单轴/滚筒式，额定批次混合量（批次式混合机）：250（kg）","3100","甘农机2018054","2022-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5797,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","临洮县宏丰机械制造有限公司","饲料混合机","9HWP-500A","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:1.3m³;","外形尺寸（长×宽×高）：2630×980×1910（mm）,容积（批次式混合机）：1.3（m3），配套动力4.0（kw）主轴转速：22.6（r/min）,结构形式：批次式/卧式/单轴/双螺旋式，额定批次混合量（批次式混合机）：500（kg）","3100","甘农机2018053","2022-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5798,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.4m³;","混合室容积：2.4m3；卧式；单轴；2.4m3；动力：11KW；外形尺寸（长×宽×高）3010mm×1100mm×2050mm","5600","部20190027","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5799,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","滑县宏峰机械有限公司","饲料混合机","9HWZ-2500","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.3m³;","有效容积：2.3m3 ；型号名称：9HWZ-2500  ；结果形式：卧式单轴螺旋   ；外形尺寸：（长×宽×高)mm  2900×1120×1300   ；混合轴长度:2120mm   ；结构质量:350kg   ； 配套动力: 7.5kW  ；三相异步电机  ；混合轴数量：1个 ；主轴转速 ：20r/min    ；  额定批次混合量：  385kg","5600","新2018219","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5800,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","新乡市北方散热器有限公司","卧式预混机","9HWP-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.2m³;","结构型式：卧式双环带，混合轴数量：1，有效容积：2.2m3。","5600","部20190026","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5801,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9SLHY-2.6","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.6m³;","结构型式：卧式单轴双环带，混合室容积：2.6m3，配套动力：15kW","5600","部20190028","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[5802,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","卧式单轴饲料混合机","9HW-2000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.3m³;","外形尺寸(长×宽×高)(MM)2500×1000×1300,配套动力(KW)7.5,主轴转速(R/MIN)28-30,混合方式(/)卧式单轴螺带,额定批次混合量(批次式混合机)(KG)750,容积(批次式混合机)(M3)2.3","5600","豫2015033","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5803,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","临洮县宏丰机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-500","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.2m³;","外形尺寸（长×宽×高）：2970×1570×1630（mm）,容积（批次式混合机）：2.2（m3），配套动力5.5（kw）主轴转速：22.4（r/min）,结构形式：批次式/卧式/单轴/滚筒式，额定批次混合量（批次式混合机）：500（kg）","5600","甘农机2018056","2022-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5804,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","临洮县宏丰机械制造有限公司","饲料混合机","9HWP-1000A","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.2m³;","外形尺寸（长×宽×高）：3040×1170×2120（mm）,容积（批次式混合机）：2.2（m3），配套动力5.5（kw）主轴转速：22.6（r/min）,结构形式：批次式/卧式/单轴/双螺旋式，额定批次混合量（批次式混合机）：1000（kg）","5600","甘农机2018055","2022-12-31","非通用类","甘肃省",""]
[5805,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2m³;","混合方式：卧式（单轴）；混合室容积（m3）：2.","5600","豫2015099","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5806,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","合肥圣马力机械科技有限公司","卧式饲料混合机","9HW-240","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","外形尺寸:1580*1050*1580mm；结构型式：卧式、双螺旋；混合室容积0.4m3；配套动力功率：4kW；主轴转速：15r/min；混合轴长度：1200mm；混合轴数量：2","10000","2019TJ095","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5807,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","滑县宏峰机械有限公司","饲料混合机","9HWS-2500","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","有效容积：2.3m3 ；型号名称：9HWS-2500  ；结果形式：卧式双轴螺旋  ；  外形尺寸：（长×宽×高)mm  2580×1155×1310 ；    混合轴长度2000mm   ；  结构质量450kg  ；  配套动力 ：7.5kW  ； 三相异步电机  ；主轴转速： 20r/min  ；混合轴数量：2个 ；   额定批次混合量 385kg","10000","新2018218","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5808,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HSW-2600","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","外形尺寸(长×宽×高)(MM)2500×1000×1300，配套动力(KW)11，主轴转速(R/MIN)28-30，混合方式(/)卧式，双轴桨叶额定批次混合量(批次式混合机)(KG)75，0容积(批次式混合机)(M3)2.3","10000","豫2015034","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[5809,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","郑州市双丰机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-2100","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","外形尺寸:3350x1100x1620mm,配套动力:11kW,主轴转速:39r/min,混合方式:卧式双轴桨叶,额定批次混合量:1000kg,容积:2.1M3][噪音:77.4dB,粉尘浓度:3.8mg/M3,混合均匀度:94.8%,生产率:2850kg/h,吨料电耗:0.92kW·h/t,物料自然残留率:0.9%,轴承温升:5.7℃","10000","豫2016051","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5810,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-500C","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","结构形式：卧式（双轴）；混合室容积（m3）：1.1，配套动力：7.5kW","10000","豫2015101","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5811,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-1000","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","结构形式：卧式（双轴）；混合室容积（m3）：2.0，配套动力：18.5kW","10000","豫2015102","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[5812,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠三缘孵化设备有限公司","孵化机（水禽专用）","9FU-12000","蛋容量:12000枚;","型号名称/9FU-12000型孵化机(水禽专用)\n结构型式/箱体式\n工作形态外形尺寸（长×宽×高）/2570mm×2660mm×2550mm\n装机容量/4.76kW\n排风机构额定转速/800r/min\n加热机构型式/电加热管\n翻蛋机构型式/涡轮蜗杆式\n容蛋量/12000枚（鸭蛋）\n蛋盘总数/120个","4100","2019TJ012","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5813,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠市大江电子有限责任公司","孵化机","9DJF-19200","蛋容量:19200枚;","容蛋量:19200枚；总功率:5.78kW；翻蛋机构形式:机械翻蛋；加热机构形式:电加热.","4100","2018TJ182","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5814,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠市大江电子有限责任公司","孵化机","9DJF-13680","蛋容量:13680枚;","容蛋量:13680枚；总功率:4.00KW；翻蛋机构形式:机械翻蛋；加热机构形式:电加热.","4100","2018TJ180","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5815,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠市三诚电子有限责任公司","孵化机","9DMF-19200","蛋容量:19200枚;","基本配置          10000枚≤蛋容量＜50000枚\n1、16层喷塑蛋车4辆 2、150型蛋盘128只3、全信息控制系统1套4、箱体1套5、配件箱1件","4100","2018TJ178","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5816,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y23040","蛋容量:23040枚;","容蛋量：23040枚。","4100","2019TJ026","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5817,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFXDT-Y43200","蛋容量:43200枚;","容蛋量：43200枚。","4100","2019TJ023","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5818,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIF(C)TPC-40320","蛋容量:40320枚;","容蛋量：40320枚。","4100","2018TJ521","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5819,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMS-22528","蛋容量:22528枚;","容蛋量：22528枚。","4100","2018TJ523","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5820,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y34560","蛋容量:34560枚;","容蛋量：34560枚。","4100","2019TJ025","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5821,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMS-22528","蛋容量:22528枚;","容蛋量：2252枚。","4100","2017TJ758","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5822,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","箱体式孵化机","EIF（C）DMS-19200","蛋容量:19200枚;","容蛋量:19200枚。","4100","2017TJ074","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5823,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y23040","蛋容量:23040枚;","容蛋量：23040枚。","4100","2018TJ020","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[5824,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)TPC-40320","蛋容量:40320枚;","容蛋量：40320枚","4100","2017TJ759","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5825,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICXDH-15120","蛋容量:15120枚;","容蛋量：15120枚。","4100","2017TJ757","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5826,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","箱体式孵化机","EIF（C）DMS-12096","蛋容量:12096枚;","容蛋量：12096.","4100","2017TJ073","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5827,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠爱多孵化设备有限公司","孵化机","9ADF22528","蛋容量:22528枚;","容蛋量（枚）：22528","4100","2017TJ710","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5828,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF17600","蛋容量:17600枚;","容蛋量（枚）：17600","4100","2017TJ682","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5829,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF19448","蛋容量:19448枚;","容蛋量（枚）：19448","4100","2017TJ683","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5830,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y34560","蛋容量:34560枚;","容蛋量：34560枚","4100","2016TJ560","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5831,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFXDT-Y43200","蛋容量:43200枚;","容蛋量：43200枚。","4100","2016TJ561","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5832,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠市佳爱电子有限公司","孵化机","9JAF-19200","蛋容量:19200枚;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3360×2235×2375\tmm，装机容量：5.84kW\n排风机构额定转速：222r/min\t\n加热机构型式：电热管","4100","2018TJ499","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5833,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","箱体式孵化机","EIF(C)DMS-12096","蛋容量:12096枚;","容蛋量：12096枚。","4100","2018TJ184","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5834,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","箱体式孵化机","EIF(C)DMS-19200","蛋容量:19200枚;","容蛋量：19200枚。","4100","2018TJ185","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5835,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠市大江电子有限责任公司","孵化机","9DJF-90720","蛋容量:90720枚;","总功率:9.70kW；翻蛋机构形式:气动翻蛋；加热机构形式:电加热.","9400","2018TJ181","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5836,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠市三诚电子有限责任公司","孵化机","9XDF-90720","蛋容量:90720枚;","基本配置           容蛋量≥50000枚\n1、15层蛋车12辆 2、42型蛋盘2160只3、PLC控制系统1套4、箱体1套 5、配件箱1件","9400","2018TJ179","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5837,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-60480","蛋容量:60480枚;","容蛋量：60480枚。","9400","2018TJ524","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5838,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-120960","蛋容量:120960枚;","容蛋量：120960枚。","9400","2019TJ027","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5839,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFXDT-90720","蛋容量:90720枚;","容蛋量：90720枚。","9400","2018TJ526","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5840,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EICTPC-60480","蛋容量:60480枚;","容蛋量：60480枚。","9400","2018TJ525","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5841,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-120960","蛋容量:120960枚;","容蛋量：120960枚。","9400","2017TJ761","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5842,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFXDT-90720","蛋容量:90720枚;","容蛋量：90720枚。","9400","2016TJ562","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[5843,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-60480","蛋容量:60480枚;","容蛋量：60480枚","9400","2017TJ760","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[5844,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y69120","蛋容量:69120枚;","容蛋量：69120枚。","9400","2018TJ021","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[5845,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠爱多孵化设备有限公司","孵化机","9ADF60480","蛋容量:60480枚;","容蛋量（枚）：60480","9400","2017TJ711","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5846,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-60480","蛋容量:60480枚;","容蛋量：60480枚。","9400","2018TJ019","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[5847,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y69120","蛋容量:69120枚;","容蛋量：69120枚。","9400","2019TJ024","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5848,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","电机总功率5-10kW粪污固液分离机","祁阳现代农业装备科技开发有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-8","电机总功率:7kW;","电机总功率7.0KW（挤压电机功率4KW，离心电机功率3KW），处理能力≥8m3/h，整机重量500kg，外形尺寸（长×宽×高）1870×520×1450mm，分离后固形含水率：≤80%，固形物去除率：猪粪水≥45%","3200","湘20180611036","2022-12-31","非通用类","湖南省",""]
[5849,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","电机总功率5-10kW粪污固液分离机","江苏兴农环保科技股份有限公司","移动式畜牧粪便处理机","9FL-180","电机总功率:5.5kW;","配套动力(KW)主机:5.5泵:3工作腔直径(MM)180工作效率(M3/H)牛粪水:4-6猪粪水:5-12鸡粪水:2-4电源(V)380转速(RPM/MIN)1440整机重量(KG)880适用范围畜禽粪水、生活垃圾、蓝藻等固液分离","3200","苏农机（2015）第（0187）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5850,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","电机总功率5-10kW粪污固液分离机","江苏兴农环保科技股份有限公司","移动式畜牧粪便处理机","9FL-260","电机总功率:7.5kW;","配套动力(KW)主机:7.5泵:3-4工作腔直径(MM)260工作效率(M3/H)牛粪水:7-10猪粪水:15-20鸡粪水:5-7电源(V)380转速(RPM/MIN)1440整机重量(KG)960适用范围畜禽粪水、生活垃圾、蓝藻等固液分离","3200","苏农机（2015）第（0188）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5851,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","电机总功率10kW及以上粪污固液分离机","郑州市盛之远农业机械有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-30","电机总功率:12.04kW;","结构型式：斜筛+螺旋挤压，电机总功率:12.04；筛分部分斜筛片数1片，筛分部分斜筛面积1.1m，筛分部分斜筛宽度109cm，筛筒部分筛筒直径150mm，筛筒部分筛筒长度35cm，辊轮部分辊轮级数1级，辊轮部分辊轮直径146mm，辊轮部分辊轮长度159cm，挤压电机的数量1个","3300","苏农机（2018）第（0357）号","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5852,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","电机总功率10kW及以上粪污固液分离机","萧县绿生园农业发展有限公司","粪污固液分离机","9GY-15","电机总功率:11.5kW;","结构型式：螺旋挤压式；筛筒直径：Φ176；筛筒长度：750mm；电机总功率：11.5kw；处理能力：≥15m3/h； 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2225×600×1335","3300","2019TJ149","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5853,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","2杯组手动移动式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","移动式挤奶机","9JY-2Y","形式:移动式 ;杯组数:2组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式","1600","冀2016T—068（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5854,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","2杯组手动移动式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","移动式挤奶机","9JY-2N","形式:移动式 ;杯组数:2组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式","1600","冀2016T—069（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5855,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","淄博岳江机械有限公司","中置式挤奶机","9JZ-1×10中置式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:10组;脱杯方式:手动 ;","结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：中置式；脱杯方式：手动；奶杯组数量（杯组）：10","18400","部2015056","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5856,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","挤奶机","9JGJ-12S","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:12组;脱杯方式:手动 ;","杯组数:12；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","21000","冀2016T—071（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5857,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14-15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","挤奶机","9JGJ-14S","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:14组;脱杯方式:手动 ;","杯组数:14；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","31900","冀2016T—071（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5858,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14-15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","淄博岳江机械有限公司","中置式挤奶机","9JZ-1×14中置式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:14组;脱杯方式:手动 ;","结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：中置式；脱杯方式：手动；奶杯组数量（杯组）：14","31900","部2015056","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5859,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-1×16","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:手动 ;","型式：中置式，挤奶杯组数：16杯组，脱杯方式：手动，脉动器型式：电子脉动器。","31900","冀2016T—122（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5860,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","挤奶机","9JGJ-16S","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:手动 ;","杯组数:16；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","31900","冀2016T—071（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5861,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-1×20","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:手动 ;","型式：中置式，挤奶杯组数：20杯组，脱杯方式：手动，脉动器型式：电子脉动器。","31900","冀2016T—122（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5862,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-1×18","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:18组;脱杯方式:手动 ;","型式：中置式，挤奶杯组数：18杯组，脱杯方式：手动，脉动器型式：电子脉动器。","31900","冀2016T—122（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5863,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-22","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:22组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：22；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","31900","部2015071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5864,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-18","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:18组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：18；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","31900","部2015071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5865,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-20","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：20；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","31900","部2015071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5866,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-2×12","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：24；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","42300","部2015071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5867,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-24","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：24；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","42300","部2015071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5868,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","河北华昌机械设备有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-2×12/24","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:手动 ;","产品型号名称：9JGJ-2×12/24型鱼骨式挤奶机；型式：鱼骨式；真空泵品牌：众诺；真空泵规格型号：VP79；真空泵台数：1台；挤奶杯组数：24；脉动器品牌：InterpuIs；脉动器规格型号：LE20；脉动器型式：电子脉动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60％；计量方式：计量瓶式；脱杯方式：手动","42300","部20171515","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5869,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","挤奶机","9JGJ-28","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:28组;脱杯方式:手动 ;","杯组数:28；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","43500","冀2016T—070（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5870,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","挤奶机","9JGJ-30","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:30组;脱杯方式:手动 ;","杯组数:30；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","43500","冀2016T—070（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5871,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-28","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:28组;脱杯方式:手动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：28杯组，脱杯方式：手动。脉动器型式：电子脉动器。","43500","冀2016T—121（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5872,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-30","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:30组;脱杯方式:手动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：30杯组，脱杯方式：手动，脉动器型式：电子脉动器。","43500","冀2016T—121（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5873,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","挤奶机","9JGJ-32","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:手动 ;","杯组数:32；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","43500","冀2016T—070（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5874,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","河北华昌机械设备有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-2×16/32","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:手动 ;","产品型号名称：9JGJ-2×16/32型鱼骨式挤奶机；型式：鱼骨式；真空泵品牌：众诺；真空泵规格型号：VP80；真空泵台数：1台；挤奶杯组数：32；脉动器品牌：InterpuIs；脉动器规格型号：LE20；脉动器型式：电子脉动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60％；计量方式：计量瓶式；脱杯方式：手动","43500","部20171516","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5875,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-32","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:手动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：32杯组，脱杯方式：手动，脉动器型式：电子脉动器。","43500","冀2016T—121（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5876,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-12","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:12组;脱杯方式:自动 ;","杯组数：12；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式","70600","部20171261","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5877,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","中置式挤奶机","9JGJZ-1×12","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:12组;脱杯方式:自动 ;","杯组数：12；脱杯方式：自动；形式：中置式","70600","部2015072","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5878,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","淄博岳江机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JTD-2×16鱼骨式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:自动 ;","结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼骨式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯组）：32","84200","部2015059","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5879,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JZ-14","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:14组;脱杯方式:自动 ;","型式：鱼骨式，鱼骨式：14杯组，脱杯方式：自动。脉动器型式：电子脉动器。","84200","冀2016T—119（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5880,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JZ-16","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:自动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：16杯组，脱杯方式：自动，脉动器型式：电子脉动器。","84200","冀2016T—119（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5881,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JGJ-16","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:自动 ;","杯组数:16；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式","84200","部20171261","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5882,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","河北华昌机械设备有限公司","挤奶机","9JGJ-1×14","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:14组;脱杯方式:自动 ;","名称：挤奶机；规格型号：9JGJ-1×14；型式：中置式；真空泵台数：1台；真空泵额定真空度：50kPa；真空泵转速：1250r/min；真空泵额定空气流量：2200L/min；挤奶杯组数：14组；工作真空度：45～50kPa；脉动器型式：电子脉动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60%；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯","84200","部2015429","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5883,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-22","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:22组;脱杯方式:自动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：22杯组，脱杯方式：自动，脉动器型式：电子脉动器","84200","冀2016T—120（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5884,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-24","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:自动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：24杯组，脱杯方式：自动，脉动器型式：电子脉动器。","84200","冀2016T—120（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5885,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-20","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:自动 ;","型式：鱼骨式，挤奶杯组数：20杯组，脱杯方式：自动，脉动器型式：电子脉动器。","84200","冀2016T—120（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5886,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","佛山力淳乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBL-32","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:自动 ;","产品型号/9JBL-32  结构型式/并列式  真空泵品牌/Skellerup  真空泵规格型号/LVP3000  真空泵台数/2台  奶杯组数/32组  脉动器品牌/Legend  脉动器规格型号/LEP30  脉动器型式/电脉动  脉动器脉动频率/60次/min  脉动器脉动比率/60%  计量方式/电子计量  脱杯方式/自动脱杯","120000","部20171268","2021-12-31","通用类","广东省",""]
[5887,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD－48","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:48组;脱杯方式:自动 ;","杯组数:48；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部20190126","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[5888,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","淄博岳江机械有限公司","中置式挤奶机","9JB-2×8并列式挤奶机","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:自动 ;","结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯组）：16","120000","部2015056","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[5889,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","石家庄市金源机械有限公司","贮奶罐","9G-8000","容量:8000L;","罐体外形尺寸（长×宽×高）：4400mm×2000mm×1350mm，清洗方式：非全自动","10500","冀2017T—066","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5890,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","石家庄市金源机械有限公司","贮奶罐","9G-10000","容量:10000L;","罐体外形尺寸（长×宽×高）：5600mm×2160mm×1510mm，清洗方式：非全自动","10500","冀2017T—066","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5891,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","石家庄市金源机械有限公司","贮奶罐","9G-17000","容量:17000L;","罐体外形尺寸（长×宽×高）：7300mm×2330mm×1570mm，清洗方式：非全自动","10500","冀2017T—066","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5892,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","石家庄市金源机械有限公司","贮奶罐","9G-12000","容量:12000L;","罐体外形尺寸（长×宽×高）：6050mmx2200mmx1550mm,清洗方式:非全自动","10500","冀2017T—066","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5893,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","生鲜乳贮奶罐","HJ-12T","容量:12000L;","贮奶罐容量（L）：12000","10500","部2015070","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5894,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","生鲜乳贮奶罐","HJ-8T","容量:8000L;","贮奶罐容量（L）：8000","10500","部2015069","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5895,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","20000L及以上贮奶罐","石家庄市金源机械有限公司","贮奶罐","9G-22000","容量:22000L;","罐体外形尺寸（长×宽×高）:8620mmx2340mmx1780mm,清洗方式::非全自动","18800","冀2017T—066","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5896,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L非全自动清洗冷藏罐","冷全民","直冷式冷藏罐","9GRW-5","容量:5000L;清洗方式:非全自动 ;","罐体容量：5000L；清洗方式：非全自动清洗","8400","部20171260","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5897,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L非全自动清洗冷藏罐","冷全民","直冷式冷藏罐","9GRW-3","容量:3000L;清洗方式:非全自动 ;","罐体容量：3000L；清洗方式：非全自动清洗；","8400","部20171259","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[5898,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","石家庄市金源机械有限公司","冷藏罐","9GR-6000","容量:6000L;清洗方式:非全自动 ;","外型尺寸（长×宽×高）:3000mm×2000mm×1520mm（罐体）,清洗方式:非全自动清洗，结构型式：中型卧式。","11800","冀2016T—118（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5899,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","河北华昌机械设备有限公司","直冷式贮奶罐","9ZTH-6","容量:6000L;清洗方式:非全自动 ;","名称：直冷式贮奶罐；型号：9ZTH-6；罐体外形尺寸（长×宽×高）：2850mm×2065mm×1880mm；清洗方式：非全自动；额定容量：6000L；压缩机个数：2个；压缩机品牌：涡旋式；压缩机规格型号：2B45RQ-TFD-558；压缩机作业功率：16.64kW","11800","部20171514","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5900,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","生鲜乳冷藏罐","BMW-3","容量:3000L;清洗方式:全自动 ;","清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：3000","8400","部2015068","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[5901,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-10000","容量:10000L;清洗方式:全自动 ;","清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：10000","17000","冀2017T—064","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5902,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-12000","容量:12000L;清洗方式:全自动 ;","清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：12000","17000","冀2017T—065","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[5903,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-6000","容量:6000L;清洗方式:全自动 ;","清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：6000","17000","冀2016T—073（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5904,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-8000","容量:8000L;清洗方式:全自动 ;","清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：8000","17000","冀2016T—072（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[5905,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率3.0KW","310","部20160584","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5906,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","SC-0.75","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.75KW","310","部20160583","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5907,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","涌浪式增氧机","SW-0.9","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.9KW","310","苏农机（2017）第（0198）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5908,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","涌浪式增氧机","SW-0.28","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.28KW","310","苏农机（2017）第（0196）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5909,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","SC-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率1.5KW","310","部20160586","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5910,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","MSC-0.75","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.75KW","310","苏农机（2017）第（0201）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5911,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","涌浪式增氧机","SW-0.49","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.49KW","310","苏农机（2017）第（0197）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5912,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","涌浪式增氧机","SW-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率1.5KW","310","苏农机（2017）第（0199）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5913,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","涌浪叶轮式增氧机","GYL-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率1.5KW","310","苏农机（2017）第（0195）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5914,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率1.5KW","310","部20160585","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5915,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","涌浪叶轮式增氧机","GYL-0.75","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.75KW","310","苏农机（2017）第（0194）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5916,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","喷水式增氧机","PS-150","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率3.7KW","310","苏农机（2017）第（0204）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5917,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","高效率水车式增氧机","GSC-2.2","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率2.2KW","310","部2015356","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5918,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","高效率水车式增氧机","GSC-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率1.5KW","310","部2015357","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5919,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市黄岩三民农业科技有限公司","水车式增氧机","YC-0.75","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：1650×1570×900mm，整机质量：60kg,配套动力：0.75kw,浮体材料：聚乙烯PE。","310","TJ-2019T-2","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5920,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市黄岩三民农业科技有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：2100×1650×900mm，整机质量：80kg,配套动力：1.5kw,浮体材料：聚乙烯PE。","310","TJ-2019T-1","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5921,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市黄岩三民农业科技有限公司","喷水式增氧机","SM-0.75","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：420×420×580mm，整机质量14kg，配套动力：0.75kw，叶轮转速：2800r/min,浮体材料：塑料。","310","TJ-2019T-3","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5922,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市黄岩三民农业科技有限公司","涌浪式增氧机","YYL-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：1040×1040×600mm，整机质量：40kg,配套动力：1.5kw,浮体材料：PE。","310","TJ-2019T-6","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5923,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","MSC-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率1.5KW","310","苏农机（2017）第（0202）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5924,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","高效率水车式增氧机","GSC-0.75","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率0.75KW","310","苏农机（2017）第（0200）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5925,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","SC-2.2","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机，功率2.2KW","310","苏农机（2017）第（0203）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5926,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市黄岩三民农业科技有限公司","喷水式增氧机","SM-2.2","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：830×830×580mm，整机质量37kg，配套动力：2.2kw，叶轮转速：2800r/min,浮体材料：塑料。","310","TJ-2019T-4","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5927,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","现：台州旺发机电股份有限公司（原：台州旺发机电有限公司）","叶轮式增氧机","YL-3.0","普通型增氧机:是 ;","外型尺寸（直径*高）mm：2500*950；整机质量kg：80；浮体材料：PE塑料；浮体体积m3：0.15；配套动力kw：3.0；叶轮转速r/min：126；叶轮直径mm：650；叶片数：12；叶轮锥角：48°","310","部20170902","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5928,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","现：台州旺发机电股份有限公司（原：台州旺发机电有限公司）","水车式增氧机","YC-0.75","普通型增氧机:是 ;","外型尺寸（长*宽*高）mm：1600*1480*800；整机质量kg：55；浮体材料：PE塑料；浮体体积m3：0.20；配套动力kw：0.75；水车转速r/min：106；叶轮数：2；叶轮直径mm：640；叶片数：16","310","部20170901","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5929,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","现：台州旺发机电股份有限公司（原：台州旺发机电有限公司）","叶轮式增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","外型尺寸（直径*高）mm：2200*860；整机质量kg：70；浮体材料：PE塑料；浮体体积m3：0.16；配套动力kw：1.5；叶轮转速r/min：126；叶轮直径mm：640；叶片数：12；叶轮锥角：48°","310","部20170903","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5930,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","现：台州旺发机电股份有限公司（原：台州旺发机电有限公司）","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","外型尺寸（长*宽*高）mm：1650*2200*900；整机质量kg：80；浮体材料：PE塑料；浮体体积m3：0.31；配套动力kw：1.5；水车转速r/min：100；叶轮数：4；叶轮直径mm：640；叶片数：32","310","部20170904","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5931,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","水车式增氧机","YC-0.75","普通型增氧机:是 ;","型号名称:YC-0.75型水车式增氧机\n外型尺寸:1600mm×1369mm×870mm\n整机质量:55kg\t\n浮体材料:PE塑料\n浮体体积:0.2m3\n配套动力：0.75kW\t\n水车转速:128r/min\t\n叶轮数:2\n叶轮直径:640mm\t\n叶片数:16","310","部20170896","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5932,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","型号名称:YC-1.5型水车式增氧机\n外型尺寸:2000mm×1560mm×850mm\n整机质量:73kg\t\n浮体材料:PE塑料\n浮体体积:0.17m3\n配套动力：1.5kW\t\n水车转速:100r/min\t\n叶轮数:4\n叶轮直径:650mm\t\n叶片数:32","310","部20170895","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5933,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","普通型增氧机:是 ;","型号名称:YL-3.0型叶轮式增氧机\n外型尺寸（直径×高）:2400mm×860mm\n整机质量:90kg\n浮体材料:PE塑料\n浮体体积:0.18m3\n配套动力:3KW\n叶轮转速:138r/min\n叶轮直径:650mm\n叶片数:12\n叶轮锥角:48°","310","部20170894","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5934,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","型号名称:YL-1.5型叶轮式增氧机\n外型尺寸（直径×高）:2200mm×860mm\n整机质量:70kg\n浮体材料:PE塑料\n浮体体积:0.16m3\n配套动力:1.5KW\n叶轮转速:138r/min\n叶轮直径:550mm\n叶片数:12\n叶轮锥角:48°","310","部20170893","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5935,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","无锡双能达科技有限公司","高效能永磁变频增氧机","SLY-1.5-1","普通型增氧机:是 ;","型号：SLY-1.5-1；外形尺寸（直径x高）：1700×500mm；整机质量：29kg；浮体材料：塑料；浮体体积：0.037x3m3\n配套动力：1.5kw；叶轮转速：130-250r/min；叶轮直径：550mm；叶片数：8；叶轮锥角：/","310","苏农机（2018）第（0467）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5936,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","天津市富雷机电设备有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（直径×高)mm：2200×1020；整机质量（kg):95；浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积（m3）：0.13；配套动力(kW)：3.0；叶轮转速（r/min):128；叶轮直径（mm）：780；叶片数：11；叶轮锥角(°)：120；","310","TJ-2017T-35","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5937,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","天津市富雷机电设备有限公司","水车式增氧机","YC-0.75","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）1480×1280×980整机质量（kg):70浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积（m3）：0.15；配套动力(kW)：0.75；水车转速（r/min):100；叶轮数：2；叶轮直径（mm）：540叶片数：16","310","TJ-2017T-36","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5938,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","天津市富雷机电设备有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（直径×高)mm：2200×1020；整机质量（kg):80；浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积（m3）：0.13；配套动力(kW)：1.5；叶轮转速（r/min):128；叶轮直径（mm）：460；叶片数：11；叶轮锥角(°)：120；","310","TJ-2017T-34","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5939,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","天津市富雷机电设备有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）1780×1280×980整机质量（kg):93浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积（m3）：0.23；配套动力(kW)：1.5；水车转速（r/min):100；叶轮数：4；叶轮直径（mm）：540叶片数：32","310","TJ-2017T-37","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[5940,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州金湖机电有限公司","水车式增氧机","YC-0.75","普通型增氧机:是 ;","型号：YC-0.75，外型尺寸（长×宽×高）：1530×1200×730mm，整机质量：60.85kg，浮体材料：PE，浮体体积：0.154m3，配套动力：0.75kw，水车转速：100r/min，叶轮数：2只，叶轮直径：640mm，叶片数：16.","310","部20160001","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5941,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州金湖机电有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","型号：YC-1.5，外型尺寸（长×宽×高）：1530×2140×720mm，整机质量：74.2kg，浮体材料：PE，浮体体积：0.231m3，配套动力：1.5kw，水车转速：100r/min，叶轮数：4只，叶轮直径;640mm，叶片数：32。","310","部20160002","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5942,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州金湖机电有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","普通型增氧机:是 ;","型号：YL-3.0，外型尺寸（长×宽×高）：2150×2150×950mm,整机质量：84.4kg，浮体材料：PE，浮体体积：0.124m3，配套动力：3.0kw，叶轮转速：126r/min，叶轮直径：76mm，叶片数：12只，叶轮锥角：48°","310","部20160004","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5943,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江菱木农机有限公司","多功能增氧机","DNY-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：1010*600；整体质量（kg）32;浮体材料：低压聚乙烯；叶轮转速（r/min）420;浮体体积（m3）0.0967；配套功率（kw）1.5","310","2017TJ151","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5944,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江菱木农机有限公司","水车式增氧耕水机","YCG-1.1","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：2390*1665*820；整体质量（kg）80;浮体材料：低压聚乙烯；叶轮转速（r/min）58;浮体体积（m3）0.168；配套功率（kw）:1.1","310","2017TJ155","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5945,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江菱木农机有限公司","叶轮式增氧耕水机","YLG-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸:1580*720；整体质量(kg)38；浮体材料:低压聚乙烯；叶轮转速(r/min)38；浮体体积(m3)0.1647；配套功率(kw):1.5","310","2017TJ153","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5946,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江菱木农机有限公司","水车式增氧耕水机","YCG-0.55","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：1980*1665*820；整体质量（kg）70;浮体材料：低压聚乙烯；叶轮转速（r/min）58;浮体体积（m3）0.168；配套功率（kw）:0.55","310","2017TJ154","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5947,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江菱木农机有限公司","叶轮式增氧耕水机","YLG-0.75","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：1430*720；整体质量（kg）36;浮体材料：低压聚乙烯；叶轮转速（r/min）38;浮体体积（m3）0.1647；配套功率（kw）:0.75","310","2017TJ152","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5948,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","天津宏益盛机械有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（直径×高）mm：2500×865；整机质量kg：52；配套动力型式：三相异步电机；标定功率kW：1.5；额定转速r/min:1400；叶轮转速r/min：128；叶轮直径mm:670；叶轮片数：8；叶轮锥角°：120；浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积m3：0.12；增氧能力kg/h：2.38；动力效率kg/kW.h:1.51；","310","TJ-2018T-1","2022-12-31","非通用类","天津市",""]
[5949,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","台州金湖机电有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","型号：YL-1.5，外型尺寸（直径×高）：2000×800mm,整机质量：54.4kg，浮体材料：PE，浮体体积：0.106m3，配套动力：1.5kw，叶轮转速：126r/min，叶轮直径：62mm，叶片数：12，叶轮锥角：48°","310","部20160003","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5950,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","江阴江达机械装备有限公司","叶轮增氧机","YL-3.0","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机,配套动力:3.0KW、额定电压:380V,整机重量:66kg,负荷水面:7-12亩,增氧能力:≥4.5kg/h,动力效率:≥1.5kg/(kw.h).","310","苏农机（2017）第（0502）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5951,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","江阴江达机械装备有限公司","叶轮增氧机","YL-1.5","普通型增氧机:是 ;","普通型增氧机,配套动力:1.5KW、额定电压:380V,整机重量:44kg,负荷水面:5-7亩,增氧能力:≥2.3kg/h,动力效率:≥1.5kg/(kw.h).","310","苏农机（2017）第（0501）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5952,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","浙江菱木农机有限公司","多功能增氧机","DNY-0.75","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸：1000*630；整体质量（kg）30;浮体材料：低压聚乙烯；叶轮转速（r/min）420;浮体体积（m3）0.0967；配套功率（kw）:0.75","310","2017TJ150","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5953,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","金湖小青青机电设备有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","1、配套电机功率：1.5KW，2、整机重量：80kg，3、外形尺寸：2030×1770×745mm，4、叶轮转速：101r/min，5、叶轮材料：塑料，叶轮直径：φ640，叶轮数：4只，叶片数：4×8片，6、浮体材料：塑料，浮体体积：0.058m3，浮体数量：3只","310","苏农机（2016）第（0497）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5954,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","金湖小青青机电设备有限公司","叶轮增氧机","ZY3G","普通型增氧机:是 ;","1、型号：ZY3G，2、配套电机：3KW，3、整机重量：76kg，4、叶轮转速：125r/min，5、外型尺寸：φ2520×920，6、叶轮材料：塑料，7、叶轮直径：780mm,8、叶片数：12片，9、浮球材料：塑料，10、浮体体积：0.0461×3m3,11、浮体数量：3只，12、叶轮锥角：60度","310","苏农机（2018）第（0538）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5955,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","浙江富地机械有限公司","曝气式增氧机","BQ-7.5","功率:7.5kW;曝气式增氧机:是 ;","微孔曝气式增氧机，功率7.5KW","900","部20170843","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5956,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","台州市黄岩三民农业科技有限公司","曝气增氧机","SM-1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","风机形式：旋蜗风机，配套动力：1.5kw，额定风压：18kPa,曝气盘规格：400-600mm,曝气管长度：50m.","900","TJ-2019T-5","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5957,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","浙江富地机械有限公司","曝气式增氧机","BQ-5.5","功率:5.5kW;曝气式增氧机:是 ;","微孔曝气式增氧机，功率5.5KW","900","部20170842","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5958,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","浙江富地机械有限公司","曝气式增氧机","BQ-3.0","功率:3.0kW;曝气式增氧机:是 ;","微孔曝气式增氧机，功率3.0KW","900","部20170841","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5959,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","曝气式增氧机","YSW-1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","型号名称:YSW-1.5型曝气式增氧机\n风机型式:旋蜗风机\n配套动力:1.5kW\n额定风压:22kPa\n额定风量:150m3/h\n曝气盘规格:600mm～800mm\n曝气管内径:10mm\n曝气管外径:16mm\n曝气管长度:100m","900","部20170897","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5960,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","曝气式增氧机","YSW-1.1","功率:1.1kW;曝气式增氧机:是 ;","型号名称:YSW-1.1型曝气式增氧机\n风机型式:旋蜗风机\n配套动力:1.1kW\n额定风压:20kPa\n额定风量:150m3/h\n曝气盘规格:600mm～800mm\n曝气管内径:10mm\n曝气管外径:16mm\n曝气管长度:100m","900","部20170898","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[5961,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","天津市富雷机电设备有限公司","深层高效曝气增氧机","JH-1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","风机型式：罗茨鼓风机；配套动力(kW)：1.5；额定风压（kPa）：30 额定风量：（m3/h）180；曝气盘规格（mm）：1000；曝气管内径（mm）：8 曝气管外径（mm）：15 曝气管长度（m）：200","900","TJ-2016T-10","2020-12-31","非通用类","天津市",""]
[5962,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","天津宏益盛机械有限公司","深层高效曝气增氧机","HYS-1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","整机质量（风机）kg：34；配套动力型式：三相异步电机；标定功率kW：1.5；额定转速r/min：1450；配套风机额定风压kpa：13；额定风量m3/h：52；配套曝气管规格内径mm：8；外径mm：12；长度m：210；增氧能力kg/h：0.79；动力效率kg/kw.h:0.55;风机型式：压缩式；曝气盘规格mm：800；","900","TJ-2018T-3","2022-12-31","非通用类","天津市",""]
[5963,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-B-4.0×Φ10","功率:4.0kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机；配套动力:4.0KW；额定风压:20-50KPa；额定风量:135M3/h；曝气盘规格≥Φ800MM；曝气管内径:10mm；曝气管外径:16mm；曝气管长度:630-720m","900","苏农机（2015）第（0213）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5964,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-B-7.5×Φ10","功率:7.5kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机；配套动力:7.5KW；额定风压:20-50KPa；额定风量:370.8M3/h；曝气盘规格≥Φ800mm；曝气管内径:10mm；曝气管外径:16mm；曝气管长度:1296-1485m","900","苏农机（2015）第（0214）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5965,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-B-3.0×φ10","功率:3.0kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机,电机功率:3.0KW、电机型号:Y100L2-4,风机型号:65L,微孔管内径为10MM,微孔管长度+气管长度≥780米,连接件及其他配件,动力效率:≥5KG(KW.H),增氧能力:≥1.0KG/H,噪音:≤85DB(A),绝缘电阻:≥1兆欧.整机质保一年","900","苏农机（2018）第（0540）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5966,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-B-2.2×Φ10","功率:2.2kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机；配套动力:2.2KW；额定风压:20-50KPa；额定风量:94.2M3/h；曝气盘规格≥Φ800mm；曝气管内径:10mm；曝气管外径:16mm；曝气管长度:350-420m","900","苏农机（2015）第（0212）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5967,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-B-1.5×φ10","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机,电机功率:1.5KW、电机型号:Y90L-4,风机型号:50L,微孔管内径为10MM,微孔管长度+气管长度≥440米,连接件及其他配件,动力效率:≥5KG(KW.H),增氧能力:≥1.0KG/H,噪音:≤85DB(A),绝缘电阻:≥1兆欧.","900","苏农机（2018）第（0539）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5968,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-B-5.5×φ10","功率:5.5kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机,电机功率:5.5KW、电机型号:Y132S-4,风机型号:80W,微孔管内径为10MM,微孔管长度+气管长度≥1580米,连接件及其他配件,动力效率:≥5KG(KW.H),增氧能力:≥1.0KG/H,噪音:≤85DB(A),绝缘电阻:≥1兆欧.整机质保一年","900","苏农机（2018）第（0541）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5969,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","江阴江达机械装备有限公司","曝气增氧机","JD-BX-1.5×φ10","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机,配套功率:1.5KW,风机形式型号:漩涡风机,排出压力:0.01-0.05MPA,增氧能力:≥1.0KG/H,动力效率:≥5KG/(KW.H).整机质保一年","900","苏农机（2017）第（0503）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5970,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","天津宏益盛机械有限公司","深层高效曝气增氧机","HYS-1.1","功率:1.1kW;曝气式增氧机:是 ;","整机质量（风机）kg：13.0；配套动力型式：单相异步电机；标定功率kW：1.1；额定转速r/min：2850；配套风机额定风压kpa：9.8；额定风量m3/h：6.6；配套曝气管规格内径mm：5；外径mm：8；长度m：205；增氧能力kg/h：0.95；动力效率kg/kw.h:0.72;风机型式：空气压缩式；曝气盘规格mm：800；","900","TJ-2018T-10","2022-12-31","非通用类","天津市",""]
[5971,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","天津宏益盛机械有限公司","深层高效曝气增氧机","HYS-G1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","整机质量（风机）kg：23.0；配套动力型式：单相异步电机；标定功率kW：1.5；额定转速r/min：2800；配套风机额定风压kpa：26；额定风量m3/h：250；配套曝气管规格内径mm：8；外径mm：12；长度m：210；增氧能力kg/h：0.71；动力效率kg/kw.h:0.33;风机型式：涡轮式；曝气盘规格mm：800；","900","TJ-2018T-2","2022-12-31","非通用类","天津市",""]
[5972,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","宝应县兴昌增氧器具有限公司","微孔爆气增氧装置","GPE15×10-ZZ2.2","功率:2.2kW;曝气式增氧机:是 ;","配套功率2.2kw，电源电压380v，风机转速1230r/min,最大风量1.33m3/min,最大风压24.5kPa，出风口径50mm，适宜水深≤1.5m，可配置曝气管长度≥250m，风机尺寸810×550×500，风机重量69kg，可配水面0.67hm2","900","苏农机（2016）第（0502）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5973,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","宝应县兴昌增氧器具有限公司","微孔爆气增氧装置","GPE15×10-ZZ7.5","功率:7.5kW;曝气式增氧机:是 ;","配套功率7.5kw，电源电压380v，风机转速2300r/min,最大风量6.5m3/min,最大风压49kPa，出风口径80mm，适宜水深≤2.5m，可配置曝气管长度≥750m，风机尺寸1270×670×660，风机重量120kg，可配水面6.67hm2","900","苏农机（2016）第（0503）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5974,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","宝应县兴昌增氧器具有限公司","微孔曝气增氧装置","GPE15×10-ZG4.3","功率:4.3kW;曝气式增氧机:是 ;","漩涡风机，配套功率4.3kw，电源电压380v，风机转速2800r/min,最大风量5.3m3/min,最大风压38kPa，出风口径50mm，适宜水深≤1.5m，可配置曝气管长度≥580m，风机尺寸440×436×470，风机重量54kg，可配水面2.4hm2","900","苏农机（2017）第（0528）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5975,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","宝应县兴昌增氧器具有限公司","微孔曝气增氧装置","GPE15×10-ZG1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","风机形式：漩涡风机，配套功率1.5kw，电源电压380v，风机转速2800r/min,最大风量3.5m3/min,最大风压19kPa，出风口径50mm，适宜水深≤1.0m，可配置曝气管长度≥180m，风机尺寸340×360×390，风机重量25kg，可配水面0.7hm2","900","苏农机（2017）第（0094）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5976,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1-3m","内蒙古长明机械股份有限公司","残膜捡拾机","1CMJS-1050","工作幅宽:1.05m;工作方式:其他式 ;","捡拾结构形式：铲式、抖动链，规格型号：1CMJS-1050，配套动力（KW)：25.7-33.0，外形尺寸（mm）：2330*1530*1140，运输地隙（mm):200,集膜箱总容积(M3):0.23,工作幅宽（mm)：1050","900","内蒙古2019-002","2023-12-31","非通用类","内蒙古自治区",""]
[5977,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","海安匙鸣机械制造有限公司","移动式秸秆固化成型成套设备","9SM-YJ-2000","生产率:0.6~1.6t/h;","环模 配套动力≥75HP 生产能力600～1600kg/h 成品密度0.5～1.1g/cm3  模孔尺寸32*32mm  模孔数量45只  压轮数量2个  外形尺寸1800*3000*3200mm 整机质量3000kg","13300","苏农机(2016)第(0136)号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5978,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","海安匙鸣机械制造有限公司","移动式秸秆固化成型成套设备","9SM-YJ-3000","生产率:0.8~2.0t/h;","环模 配套动力≥100HP 生产能力800～2000kg/h 成品密度0.5～1.1g/cm3  模孔尺寸32*32mm  模孔数量60只  压轮数量2个  外形尺寸1800*3500*3200mm 整机质量4000kg","13300","苏农机(2016)第(0137)号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5979,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","海安匙鸣机械制造有限公司","秸秆固化成型成套设备","HMB55","生产率:0.8~2.0t/h;","环模平放 生产能力800-2000kg/h 主电机功率/转速 55kW/1480r/min 主轴转速217r/min 压模组合式 压模内径Φ550mm 模块45个  模孔尺寸Φ30mm 模孔数量45只 压轮直径Φ280mm 数量2只  外形尺寸(mm)2350×1340×2100","13300","苏农机(2018)第(0261)号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5980,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","海安匙鸣机械制造有限公司","秸秆固化成型成套设备","HMB75","生产率:1.3~2.8t/h;","环模平放 生产能力1300-2800kg/h 主电机功率/转速 75kW/1490r/min 主轴转速217r/min   压模组合式 压模内径Φ760mm 模块60个  模孔尺寸Φ30mm 模孔数量60只 压轮直径Φ360mm 数量2只 外形尺寸(mm)5100×2080×3100","13300","苏农机(2018)第(0262)号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5981,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司","生物质颗粒机","SKLJH700","生产率:≥1.8t/h;","外形尺寸：2295*1800*2232mm 模孔数量：800个；模具类型：环模；模孔直径：9mm；成品密度：≥0.9g/cm3；环模直径：700mm；生产率：≥1.8T/H","13300","2019TJ003","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5982,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司","生物质颗粒机","SKLJH550","生产率:≥1.0t/h;","外形尺寸：2170mm*1530mm*1526mm ；成品密度：≥0.9g/cm3；模具类型：环模；模孔直径：9mm；模孔数量：625个；生产率：≥1T/H","13300","2019TJ002","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5983,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","郑州市盛之远农业机械有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FXC-0.5","处理量:0.55t;","容积：0.58m3  外形尺寸（长×宽×高）2650×1150×2020mm，驱动功率4kW，加热功率 9kW，\n灭菌功率：风机0.75kw，水泵0.3kw，上料、出料方式 ：人工，处理能力550kg批处理量，处理温度 70-90C° ，处理方法：切割、搅拌、高温灭菌，废气处理：冷却雾化","27000","苏农机（2018）第（0355）号","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5984,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","郑州市盛之远农业机械有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FXC-2.3","处理量:1.07t;","容积：2.10m3 外形尺寸（长×宽×高）3520×1320×2350mm，驱动功率11kW，\n加热功率15kW，灭菌功率风机0.75kw、水泵0.3kw，上料、出料方式：人工，处理能力1070kg ，处理温度70-90C°，处理方法：切割、搅拌、高温灭菌，废气处理：冷却雾化","27000","苏农机（2018）第（0356）号","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[5985,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","合肥博导科技有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FF-2.1","处理量:1.05t;","有效容积：2.07m3，外形尺寸:3340×1350×2310，驱动功率:11kW，加热功率:15kW，灭菌功率:1.1kW,上料、出料方式:人工上料、自动出料，处理能力(批次最大处理量)：1.05t,处理温度:70-90℃,处理周期：8-24h,处理手段:切割、搅拌、发酵、高温灭菌，废气处理:外置消毒过滤","27000","苏农机（2019）第（0131）号","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5986,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","安徽银穗农业机械制造有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FXC-2.3","处理量:1.05t;","处理室容积:2300L,批次最大处理量:1050KG,刀辊刀片数量,4+12把","27000","2018TJ644","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5987,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","徐州昊特机械有限公司","病死畜禽无害化处理机","11FFX-2.1","处理量:1.04t;","型号名称 ：11FFX-2.1型病死畜禽无害化处理机 ；外形尺寸（长×宽×高） mm ：3850×1300×2250 ；驱动功率 kw ：11 ；加热功率 kw ：15 ；灭菌功率 kw ：1.68 ；上料、出料方式 ：人工 ；处理能t/h ：0.045 ；处理温度 °C ：70～90 ；处理周期 h ：8～24 ；处理手段 ；切割搅拌、高温灭菌 ；废气处理 ：冷却雾化","27000","苏农机（2019）第（0279）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5988,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","合肥博导科技有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FF-0.5","处理量:0.515t;","有效容积：0.57m3，外形尺寸:2590×1140×2000，驱动功率:4kW，加热功率:9kW，灭菌功率:1.1kW,上料、出料方式:人工上料、自动出料，处理能力(批次最大处理量)：0.515t,处理温度:70-90℃,处理周期：8-24h,处理手段:切割、搅拌、发酵、高温灭菌，废气处理:外置消毒过滤","27000","苏农机（2019）第（0130）号","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[5989,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","江苏常禾农业科技有限公司","病死畜禽无害化处理机","11FJX-0.55","处理量:0.55t;","处理箱容积:0.55M3、废气处理；高温+雾化处理、处理手段:机械切割+灭菌+脱水、驱动功率:4KW、加热功率:9KW、灭菌功率:1.68KW。","27000","苏农机（2019）第（0248）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5990,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","江苏常禾农业科技有限公司","病死畜禽无害化处理机","11FJX-2.1","处理量:2.1t;","处理箱容积:2.1M3、废气处理:高温+雾化处理、处理手段:机械切割+生化降解+灭菌+脱水、驱动功率:11KW、加热功率:15KW、灭菌功率:1.68KW","27000","苏农机（2019）第（0249）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5991,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备","徐州昊特机械有限公司","病死畜禽无害化处理机","11FFX-0.55","处理量:0.55t;","11FFX-0.55型病死畜禽无害化处理机;外形尺寸（长×宽×高） mm :2650×1150×2020 ;;驱动功率 kw :4 ;加热功率 kw :9 ;灭菌功率 kw :1.68 ;上料、出料方式 :人工 ;处理能力 t/h :0.023 ;处理温度 °C :70～90 ;处理周期 h :8～24 ;处理手段 :切割搅拌、高温灭菌 ;废气处理 :冷却雾化","27000","苏农机（2019）第（0280）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[5992,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","60-70马力履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-Y602","功率:60马力;驱动方式:履带式:是 ;","1)外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1430×2180;2)整机型式:履带式;3)轴距或履带接地长(mm):1200;4)轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1080;5)常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1080;6)最小离地间隙(mm):260;7)最小使用质量(kg):1920;8)标准配重(前/后)(kg):80/0;8)最大配重(前/后)(kg):160/0;9)发动机型式 : 直列、电喷、水冷、四冲程 ;10)发动机型号 :3G25TC ;11)发动机生产厂 :常柴股份有限公司 ;12)发动机进气方式:涡轮增压 ;13)发动机气缸数: 3 :14)发动机缸径×行程( mm): 95×115 ;15)发动机标定功率( kW ):44.1 ;16)发动机型式核准额定净功率( kW ):44.1 :17)发动机标定转速( r/min) 2400","24900","湘20180404025","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[5993,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-80马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CA702","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：51.5KW/70马力；驱动方式：履带式","36700","部20152422","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[5994,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-80马力履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-702","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;","1、外形尺寸(长×宽×高)(MM):3690×1500×2400； 2、履带接地长(MM):1125； 3、轨距(MM)：1100； 4、最小离地间隙(MM):395； 5、最小使用质量(KG)：2255； 6、最大配重(前/后)（kg）：120/0(选装110）； 7、档位数(前进/倒退/爬行):8/8； 8、发动机与离合器联接方式：直联； 9、启动方式：电启动； 10、（扬动）发动机型号:YD4CZ70C1；结构型式：直列、水冷、电喷、四冲程；标 定功率(KW):51.5；标定转速(R/MIN):2400； 11、转向系型式:行星差速转向； 12、制动系型式：湿式摩擦片； 13、离合器型式：单片单作用； 14、变速箱型式:4×2×2组成式； 换挡方式：啮合套换挡； 15、履带型式:橡胶履带； 16、履带板数量（块）：51×2 ;17、履带板宽度(MM):400； 17、液压悬挂系统型式:半分置式；调节方式:力位调节； 18、液压油泵型式、型号:齿轮泵CBN-E316； 19、动力输出轴花键数目（齿）：8； 20、动力输出轴花键外径（MM）：?38； 21、动力输出轴转速（r/min）:720/1000。","36700","部20152428","2019-12-31","通用类","湖南省",""]
[5995,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-80马力履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-Y702","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;","1)外廓尺寸(长×宽×高)( mm ):3430×1590×2300 ;2)整机型式 : 履带式; 3)轴距或履带接地长( mm ):1290 ;4)轮距(前轮/后轮)或轨距( mm ):1080 ;5)常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1080 ;6)最小离地间隙 (mm): 410 ;7)最小使用质量( kg ):2200 ;8)标准配重(前/后)( kg): 80/110 ;9)最大配重(前/后) (kg): 160/110 ;10)发动机型式 :直列、电喷、水冷、四冲程 ;11)发动机型号: YD4CZ70C1 ;12)发动机生产厂 :扬动股份有限公司; 13)发动机进气方式 :涡轮增压 ;14)发动机气缸数 : 4 ;15)发动机缸径×行程( mm): 102×105 ;16)发动机标定功率( kW ):51.5 ;17)发动机型式核准额定净功率 (kW ):51.5 18)发动机标定转速( r/min): 2400","36700","湘20180404024","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[5996,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","80-90马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：履带式","36700","部2015199","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[5997,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","80-90马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CA802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：58.8KW/80马力；驱动方式：履带式","36700","部20152423","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[5998,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","80-90马力履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;","1)外廓尺寸(长×宽×高)( mm): 3690×1770×2400 ;2)整机型式:履带式 ;3)轴距或履带接地长( mm ):1450 ;4)轮距(前轮/后轮)或轨距 (mm ):1250 ;5)常用轮距(前轮/后轮)或轨距 (mm): 1250 ;6)最小离地间隙 (mm): 420 ;7)最小使用质量( kg): 2660 ;8)标准配重(前/后)( kg ):80/110 ;9)最大配重(前/后)( kg): 160/110 ;10)发动机型式 : 直列、电喷、水冷、四冲程 ;11)发动机型号 : YD4EZ80C1 ;12)发动机生产厂 :扬动股份有限公司 ;13)发动机进气方式 :涡轮增压 ;;13)发动机气缸数 : 4 ;14)发动机缸径×行程( mm ):105×118 ;15)发动机标定功率 (kW): 58.8 ;16)发动机型式核准额定净功率( kW): 58.8 ;17)发动机标定转速( r/min): 2400","36700","湘20180404028","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[5999,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","80-90马力履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-Y802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;","1)外廓尺寸(长×宽×高)( mm ):3430×1590×2300 ;2)整机型式 : 履带式; 3)轴距或履带接地长( mm ):1290 ;4)轮距(前轮/后轮)或轨距( mm ):1080 ;5)常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1080 ;6)最小离地间隙 (mm): 410 ;7)最小使用质量( kg ):2200 ;8)标准配重(前/后)( kg): 80/110 ;9)最大配重(前/后) (kg): 160/110 ;10)发动机型式 :直列、电喷、水冷、四冲程 ;11)发动机型号: YD4SZ80C1 ;12)发动机生产厂 :扬动股份有限公司; 13)发动机进气方式 :涡轮增压 ;14)发动机气缸数 : 4 ;15)发动机缸径×行程( mm): 102×105 ;16)发动机标定功率( kW ):58.8 ;17)发动机型式核准额定净功率 (kW ):58.8 18)发动机标定转速( r/min): 2400","36700","湘20180404026","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[6000,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-100马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：履带式","42700","部2015209","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6001,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-100马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CA902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：履带式","42700","部20152424","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6002,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-100马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C902-2","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：66.2KW/90马力；驱动方式：履带式","42700","部2015209","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6003,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-100马力履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;","1)外廓尺寸（mm）：3690×1770×2400 2)轴距或履带接地长（mm）：1450 3)轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）：1250 4)最小离地间隙（mm）：420 5）最小使用质量（kg）：2660 6)档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0 （主变速/副变速/其他）：4/2/0 7）发动机与离合器联接方式：直联 8)起动方式：电起动 9）驾驶室型式：无驾驶室 10）发动机参数：YD4EZ90C1扬动)柴油机：2400r/min：66.2kw 11）机架型式：刚性悬挂 12）履带型式：橡胶履带 13）履带板数量（节）：54 14）履带板宽度（mm）：400 15）液压悬挂系统型式：半分置式 16）悬挂装置类型：后置三点悬挂 17）悬挂装置类别：I类 18）液压泵规格型号：齿轮泵/CBN-E316 19）液安全阀全开压力（MPa）：16.5±0.5 20）转向系型式：行星差速转向 21)调节方式：力位调节 22）液压输出装置：/ 23）动力输出轴型式：后置、非独立式I型 24）动力输出轴花键数日（齿）：8, 25）动力输出轴花键外径（mm）：38；","42700","湘20180404029","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[6004,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","100-110马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：履带式","46300","部20152425","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6005,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","100-110马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CB1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：履带式","46300","部20171293","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[6006,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","100-110马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","1002J","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：73.5KW/100马力；驱动方式：履带式","46300","部20160490","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[6007,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","100-110马力履带式拖拉机","中联重机浙江有限公司","履带拖拉机","AH-1002","功率:100.9马力;驱动方式:履带式:是 ;","型式:履带式;发动机标定功率kW:74.2;外廓尺寸(长×宽×高)mm:3600×1950×2800;轨距mm:1375;最小离地间隙mm:475;最小使用质量kg:2400;标准配重(前/后)kg:0/300;最大配重(前/后)kg:0/300;履带接地比压kPa:18.2;履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm.","46300","部20181243","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[6008,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","120-130马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1202","功率:120马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：履带式","48000","部2015203","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6009,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","120-130马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CB1202","功率:120马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：履带式","48000","部20160491","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[6010,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","120-130马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","1202","功率:120马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：88.2KW/120马力；驱动方式：履带式","48000","部2015198","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6011,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","130-140马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1302","功率:130马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：95.6KW/130马力；驱动方式：履带式","56100","部2015202","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6012,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","140-150马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1402","功率:140马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：103KW/140马力；驱动方式：履带式","66800","部20171294","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[6013,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","160马力及以上履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1802E","功率:180马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：133KW/180马力；驱动方式：履带式","106900","部20152403","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[6014,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","轻型履带拖拉机","JS-752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","外廓尺寸（长*宽*高）：2760*1350*2270mm；履带接地长：1238mm；轨距：1050mm；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1579kg；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；配套动力：云内动力YN4EZ075-31CR,功率55KW；转速：2600r/min；履带型式：90*46*350mm橡胶履带；驱动方式:三角履带式；马力：75马力","14400","湘20181231102","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[6015,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","浙江四方集团公司","履带拖拉机","SF752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","功率：75马力，驱动方式：履带式，发动机标定功率：55.2kw，外廓尺寸(长×宽×高mm)3980×1980×1900，最小使用质量：1840kg。","14400","部20180729","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[6016,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","益阳市德林机械有限公司","轻型履带拖拉机","DL-752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","功率：75马力；驱动方式：履带式，橡胶履带。","14400","湘20181231101","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[6017,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","履带式拖拉机","SR1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","外廓尺寸（长×宽×高）mm：3500×1550×2420；轴距或履带接地长(mm)：1590；常用轮距（前轮/后轮）或轨距(mm)：1160；轮距（前轮/后轮）调整方式：/；最小使用质量（kg）：2200；标准配重（前/后）：/；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数/副变速档位/其他档位数：4/2/0；发动机与离合器联接方式：直连式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号：SR902.46.001；型式：安全框架；生产厂：洛阳清立机械有限公司；认证证书编号或检验报告编号：FH17GW0691；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：ZH-1-24；转向系型式：静液压操纵；行车制动系型式：湿式、盘式自增力制动器；驻车制动系型式：手把锁止行车制动器；前驱动桥型式：/；离合器型式：干式单板；动力输出轴离合器型式：非独立式；传动系变速箱型式：组成式（1+1）×4×2；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档。","14400","苏农机（2017）第（0441）号","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[6018,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","轻型履带拖拉机","NF-502","功率:50马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","1)外廓尺寸(长×宽×高)( mm ):3430×1590×2300 ;2)轴距或履带接地长( mm ):1180 ;3)轮距(前轮/后轮)或轨距( mm )1080 ;4)常用轮距(前轮/后轮)或轨距( mm ):1080 ;5)最小离地间隙( mm): 400 ;6)最小使用质量( kg) 1600 ;7)标准配重(前/后)( kg) 80/0 ;8)最大配重(前/后) (kg) 120/0 ;9) 发动机与离合器联接方式 / 直联 ;10)起动方式 ：电起动 ；11）发动机型式 ：直列、电喷、四冲程、水冷 ；12发动机型号 ： YD4C50V1 ；13）发动机生产厂 / 扬动股份有限公司 ；14）发动机进气方式 ： 自然吸气 ；15）发动机气缸数 ： 4 ；16）发动机缸径×行程 mm 100×105 ；17）发动机标定功率 kW 36.8 ；18）发动机型式核准额定净功率 kW 36.8 ；19）发动机标定转速 r/min 2400","14400","湘20180404027","2022-12-31","通用类","湖南省",""]
[6019,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","轻型履带拖拉机","NF-Q602","功率:60马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:否 ;","1、外形尺寸(长×宽×高)(MM):3430×1590×2300； 2、履带接地长(MM):1540； 3、轨距(MM)：1080； 4、最小离地间隙(MM):395； 5、最小使用质量(KG)：1890； 6、前/后配重（kg）：120/0； 7、档位数(前进/倒退/爬行):4/2/0； 8、发动机与离合器联接方式：直联； 9、启动方式：电启动； 10、（扬动）发动机型号:YD4JZ60C1；结构型式：直列、水冷、电喷、四冲程；标 定功率(KW):44.1；标定转速(R/MIN):2400； 11、转向系型式:刹车制动转向； 12、制动系型式：湿式摩擦片； 13、离合器型式：单片单作用； 14、变速箱型式:主变速(液压无极变速+机械挡)+副变速2挡； 换挡方式：啮合套换挡； 15、履带型式:50节橡胶履带； 16、履带板宽度(MM):350； 17、液压悬挂系统型式:半分置式； 调节方式:位调节； 18、液压油泵型式、型号:CBN-E310； 19、动力输出轴花键数目（齿）：8； 20、动力输出轴花键外径（MM）：38； 21、动力输出轴转速:620/960。","14400","湘20170124005","2021-12-31","通用类","湖南省",""]
[6020,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","轻型履带拖拉机","NF-Q702","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","、外形尺寸(长×宽×高)(MM):3430×1590×2300； 2、履带接地长(MM):1540； 3、轨距(MM)：1080； 4、最小离地间隙(MM):395； 5、最小使用质量(KG)：1930； 6、前/后配重（kg）：120/0； 7、档位数(前进/倒退/爬行):4/2/0； 8、发动机与离合器联接方式：直联； 9、启动方式：电启动； 10、（扬动）发动机型号:YD4CZ70C1；结构型式：直列、水冷、电喷、四冲程；标 定功率(KW):51.5；标定转速(R/MIN):2400； 11、转向系型式:刹车制动转向； 12、制动系型式：湿式摩擦片； 13、离合器型式：单片单作用； 14、变速箱型式:主变速(液压无极变速+机械挡)+副变速2挡； 换挡方式：啮合套换挡； 15、履带型式:50节橡胶履带； 16、履带板宽度(MM):350； 17、液压悬挂系统型式:半分置式； 调节方式:位调节； 18、液压油泵型式、型号:CBN-E310； 19、动力输出轴花键数目（齿）：8； 20、动力输出轴花键外径（MM）：38； 21、动力输出轴转速:620/960。","14400","湘20170124006","2021-12-31","通用类","湖南省",""]
[6021,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","轻型履带拖拉机","NF-Q802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","1、外形尺寸(长×宽×高)(MM):3430×1590×2300； 2、履带接地长(MM):1540； 3、轨距(MM)：1080； 4、最小离地间隙(MM):395； 5、最小使用质量(KG)：1990； 6、前/后配重（kg）：120/110； 7、档位数(前进/倒退/爬行):4/2/0； 8、发动机与离合器联接方式：直联； 9、启动方式：电启动； 10、（扬动）发动机型号:YD4SZ80C1；结构型式：直列、水冷、电喷、四冲程；标 定功率(KW):58.8；标定转速(R/MIN):2400； 11、转向系型式:刹车制动转向； 12、制动系型式：湿式摩擦片； 13、离合器型式：单片单作用； 14、变速箱型式:主变速(液压无极变速+机械挡)+副变速2挡； 换挡方式：啮合套换挡； 15、履带型式:50节橡胶履带； 16、履带板宽度(MM):350； 17、液压悬挂系统型式:半分置式； 调节方式:位调节； 18、液压油泵型式、型号:CBN-E316； 19、动力输出轴花键数目（齿）：8； 20、动力输出轴花键外径（MM）：38； 21、动力输出轴转速:620/960。","14400","湘20170124007","2021-12-31","通用类","湖南省",""]
[6022,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","履带式拖拉机","SR902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","外廓尺寸（长×宽×高）mm：3510×1560×2420；轴距或履带接地长(mm)：1595；常用轮距（前轮/后轮）或轨距(mm)；1160；轮距（前轮/后轮）调整方式：/；最小使用质量(kg)：2190；标准配重（前/后）：/；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数/副变速档位/其他档位数：4/2/0；发动机与离合器联接方式：直连式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号：SR902.46.001；型式：安全框架；生产厂：洛阳清立机械有限公司；认证证书编号或检验报告编号：FH17GW0691；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：ZH-1-24；转向系型式：静液压操纵；行车制动系型式：湿式、盘式自增力制动器；驻车制动系型式：手把锁止行车制动器；前驱动桥型式：/；离合器型式：干式单板；动力输出轴离合器型式：非独立式；传动系变速箱型式：组成式（1+1）×4×2；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档。","14400","苏农机（2017）第（0440）号","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[6023,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","浙江亿森机械有限公司","轻型履带拖拉机","YSL-752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","结构形式：履带自走式，配套动力：75马力,外形尺寸mm（长×宽×高）:3180×1520×2310,结构质量1560（kg）,启动方式：电启动","14400","湘20170124008","2021-12-31","通用类","浙江省",""]
[6024,"其他机械","养蜂设备","养蜂平台","移动式养蜂平台","山东五征集团有限公司","养蜂专用平台","9YF-08A","适用蜂箱数量:80-160个;含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱:是 ;","适用蜂箱数量：80-160个，含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱。结构质量：2350kg，工作间面积：4.4m2，电动葫芦提升能力：150kg，发电机功率：2.0kW，干燥箱容积：0.30m3","8000","鲁T2015048","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[6025,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","江苏久泰环保能源科技有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK-49","库容:49m³;","有效库容：49m3，简易保鲜储藏设备。","120","GZNJ/TJ 2018-133","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6026,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-30","库容:30m³;","1.库容：30m3；2.配电总功率：3kw","120","2016TJ046","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6027,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK45","库容:45m³;","库容：45m3；电压：220V/380V；功率：2.4KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","120","苏农机（2016）第（0129）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6028,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","云南盛天农业机械制造有限公司","组合冷库","ZK49","库容:49m³;","库容49M3，设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:6.1KW,冷却方式:风冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:6150×3370×3000(mm),整机质量≥1000KG,含库体、压缩机、冷风机等配置","120","滇2016192","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[6029,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","江苏久泰环保能源科技有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK-98","库容:98m³;","有效库容：98m3，简易保鲜储藏设备。","90","GZNJ/TJ 2018-134","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6030,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-2.5/90","库容:90m³;","库容90m3简易保鲜储藏设备，比泽尔/谷轮/丹佛斯压缩机制冷形式：风冷/水冷。3HP压缩机一台。功率2.5千瓦。温度范围0℃-5℃。制冷形式:风冷/水冷。制冷剂:氟里昂：，温度范围0℃-5℃","90","新2017147","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6031,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","浙江奥星制冷设备有限公司","组合冷库","ZK94","库容:94m³;","产品型号：ZK94;外形尺寸：7240×4740×3120m3；库容：94m3","90","GZNJ/TJ 2018-094","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6032,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","浙江青风环境股份有限公司","组合冷库","ZK50","库容:50m³;","公称容积：50m3，额定功率：3.65kW，工作电压：220V/380V，设计库温：0~10℃，库板厚度：100mm/120mm/150mm，库板材料：聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板，冷却方式：风冷/水冷","90","苏农机（2017）第（0319）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6033,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","安徽省安庆市信和王制冷工程有限公司","组合冷库","ZK-50","库容:50m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：5200×3900×2900  配电总功率：3KW  库内冷却方式：风冷式   库板材料：聚氨酯双面彩钢板  库容：50m3   库温分类：高温（-0～+10℃）","90","2018TJ254","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6034,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-98","库容:98m³;","1.库容：98m3；2.配电总功率：5kw","90","2017TJ249","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6035,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK80","库容:80m³;","外形尺寸（长×宽×高）:6.9×4.4×3m；总功率:6.8KW；公称容积： 80m3；冷凝方式：吊顶式冷风机；保温层材料：聚氨脂隔热夹芯板；作业温度：0～10℃。","90","GZNJ/TJ 2017-131","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6036,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK60","库容:60m³;","库容：60m3；电压：220V/380V；功率：3.2KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","90","苏农机（2015）第（0174）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6037,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK90","库容:90m³;","库容：90m3；电压：380V；功率：5.0KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","90","苏农机（2015）第（0175）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6038,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","云南盛天农业机械制造有限公司","组合式冷库","ZK99","库容:99m³;","库容99M3,设计温度:-2至12℃,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:5.5KW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:5650×5000×3950(mm),整机质量≥1500(Kg),含库体、压缩机、冷风机等配置","90","滇201618","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[6039,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","浙江沃克制冷设备有限公司","组合冷库","ZK76","库容:76m³;","库容：76m3；配电功率：6.24kW。","90","GZNJ/TJ 2018-097","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6040,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","南京三元制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜库","ZK150","库容:150m³;","公称容积：150m3， 额定功率：7.5kw， 工作电压380v， 冷却方式：风冷/水冷，","70","苏农机（2018）第（0391）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6041,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","安徽银穗农业机械制造有限公司","果蔬保鲜组合库","ZK-100","库容:100m³;","配电总功率：3.75KW,库容：100m3；库温分类   高温（0～18℃）","70","2018TJ666","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6042,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","浙江青风环境股份有限公司","组合冷库","ZK150","库容:150m³;","公称容积：150m3，额定功率：6.75kW，工作电压：380V，设计库温：0~10℃，库板厚度：100mm/120mm/150mm，库板材料：聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板，冷却方式：风冷/水冷","70","苏农机（2017）第（0320）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6043,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","安徽省安庆市信和王制冷工程有限公司","组合冷库","ZK-100","库容:100m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：6900×4700×3500   配电总功率：5.5KW  库内冷却方式：风冷式   库板材料：聚氨酯双面彩钢板  库容：100m3   库温分类：高温（-0～+10℃）","70","2018TJ255","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6044,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-198","库容:198m³;","1.库容：198m3；2.配电总功率：10kw","70","2017TJ250","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6045,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK125","库容:125m³;","外形尺寸（长×宽×高）:8×6×3m；总功率:8KW；公称容积： 125m3；冷凝方式：吊顶式冷风机；保温层材料：聚氨脂隔热夹芯板；作业温度：0～10℃。","70","GZNJ/TJ 2017-132","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6046,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK150","库容:150m³;","库容：150m3；电压：380V；功率：6.5KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","70","苏农机（2016）第（0130）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6047,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK200","库容:200m³;","库容：200m3；电压：380V；功率：10.5KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","70","苏农机（2016）第（0324）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6048,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","云南盛天农业机械制造有限公司","组合式冷库","ZK199","库容:199m³;","库容199M3,设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:10.9KW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:7000×7000×4500(mm),整机质量≥2200Kg,含库体、压缩机、冷风机等配置","70","滇201619","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[6049,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","浙江沃克制冷设备有限公司","组合冷库","ZK160","库容:160m³;","库容：160m3；配电功率：10.15kW。","70","GZNJ/TJ 2018-057","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6050,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","陕西雪丰制冷工程有限公司","果蔬冷藏库","LCG-10/200","库容:200m³;","有效容积：200立方；配套总功率：10KW。","50","新2018027","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6051,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","南京三元制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜库","ZK300","库容:300m³;","公称容积300m3，额定功率15kw，工作电压380v，冷却方式风冷/水冷","50","苏农机（2018）第（0392）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6052,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-9/300","库容:300m³;","库容300m3简易保鲜储藏设备，比泽尔/谷轮/丹佛斯压缩机制冷形式：风冷/水冷。12HP压缩机一台。功率9千瓦。温度范围0℃～5℃。制冷形式：风冷/水冷。制冷剂：氟里昂，温度范围0℃～5℃","50","新2017135","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6053,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","平利县电机制造有限责任公司","组合冷库","ZK340","库容:340m³;","1.外形尺寸11700MM*8200MM*4200MM；2.配电总功率12KW；3.制冷剂R22；4.库内冷却方式：风冷；5库板材料：聚氨酯；6.库板厚度100MM；7.库容340m3；8.库温-2℃～+12℃；9制冷压缩机：涡旋式、制冷量20400W,额定功率7.15KW","50","2017TJ027","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6054,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江奥星制冷设备有限公司","组合冷库","ZK300","库容:300m³;","产品型号:ZK300;外形尺寸：12200×6200×4300m3；库容：295.2m3","50","2018TJ198","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6055,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","安徽省安庆市信和王制冷工程有限公司","组合冷库","ZK-200","库容:200m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：10800×5200×4000   配电总功率：10KW  库内冷却方式：风冷式   库板材料：聚氨酯双面彩钢板  库容：100m3   库温分类：高温（-0～+10℃）","50","2018TJ256","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6056,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬保鲜设备","BXG-27/300","库容:306m³;","外形尺寸：10560×9160×4200mm；制冷形式：风冷；配套总功率：27KW；库容：306m3；","50","新2016097","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[6057,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-300","库容:300m³;","1.库容：300m3；2.配电总功率：10kw","50","2016TJ045","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6058,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-201","库容:201m³;","1.库容：201m3；2.配电总功率：10kw","50","2016TJ045","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6059,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK315","库容:315m³;","外形尺寸（长×宽×高）: 10500×7100×4800mm；配电总功率：15KW；库内冷却方式：冷风机；库板材料：聚氨酯隔热夹芯板；库容： 315m3；库温分类：高温（0～10℃）。","50","2018TJ200","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6060,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK300","库容:300m³;","库容：300m3；电压：380V；功率：15.0KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","50","苏农机（2016）第（0248）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6061,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","滁州奥岚格机械有限公司","冷藏保鲜库","ZK300","库容:300m³;","ZK300:\n外形尺寸(长×宽×高)：11770×7600×4200mm，配电总功率：12KW，库内冷却方式：风冷式，库板材料：聚苯乙烯夹芯板，库板厚度：100mm，库容：300m3，库温：-2至12℃箱体尺寸(长×宽×高)：10600×7600×4200mm，制冷压缩机形式：活塞式，制冷量：34100W，制冷压缩机额定功率：10.5KW","50","2017TJ339","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6062,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","云南盛天农业机械制造有限公司","组合式冷库","ZK299","库容:299m³;","库容299M3,设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:17.2KW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:9000×8000×4500(mm),整机质量≥3000Kg,含库体、压缩机、冷风机等配置","50","滇201620","2020-12-31","非通用类","云南省",""]
[6063,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江沃克制冷设备有限公司","组合冷库","ZK210","库容:210m³;","库容：210m3；配电功率：11.65kW。","50","GZNJ/TJ 2018-058","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6064,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江青风环境股份有限公司","组合冷库","ZK300","库容:300m³;","公称容积：300m3，额定功率：13.5kW，工作电压：380V，设计库温：0~10℃，库板厚度：100mm/120mm/150mm，库板材料：聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板，冷却方式：风冷/水冷","50","苏农机（2017）第（0321）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6065,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","陕西雪丰制冷工程有限公司","果蔬冷藏库","LCG-16/500","库容:500m³;","有效容积：500立方，配套功率:16KW.","40","新2018028","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6066,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","陕西雪丰制冷工程有限公司","果蔬冷藏库","LCG-24/1000","库容:1000m³;","有效容积：1000立方，配套功率：24KW .","40","新2018029","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6067,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","南京三元制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜库","ZK1000","库容:1000m³;","公称容积：1000m3 额定功率：50kw 工作电压：380v 冷却方式：风冷/水冷","40","苏农机（2018）第（0394）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6068,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","南京三元制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜库","ZK500","库容:500m³;","公称容积500m3，额定功率25kw，工作电压380v，冷却方式风冷/水冷。","40","苏农机（2018）第（0393）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6069,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-11.25/500","库容:500m³;","库容500m3简易保鲜储藏设备，比泽尔/谷轮/丹佛斯压缩机制冷形式：风冷/水冷。15HP压缩机一台。功率11.25千瓦。温度范围0℃～5℃。制冷形式：风冷/水冷。 制冷剂：氟里昂，温度范围0℃～5℃","40","新2017148","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6070,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-24/1000","库容:1000m³;","库容1000m3简易保鲜储藏设备，比泽尔/谷轮/丹佛斯压缩机制冷形式：风冷/水冷。30HP压缩机一台。功率24千瓦。温度范围0℃～5℃。制冷形式：风冷/水冷。 制冷剂：氟里昂，温度范围0℃～5℃","40","新2017100","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6071,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江奥星制冷设备有限公司","组合冷库","ZK1000","库容:1000m³;","产品型号:ZK1000;外形尺寸：16240×10540×6120m3；库容：1000m3","40","GZNJ/TJ 2018-095","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6072,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江青风环境股份有限公司","组合冷库","ZK500","库容:500m³;","公称容积：500m3，额定功率：27.5kW，工作电压：380V，设计库温：0~10℃，库板厚度：100mm/120mm/150mm，库板材料：聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板，冷却方式：风冷/水冷","40","苏农机（2017）第（0322）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6073,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江青风环境股份有限公司","组合冷库","ZK1000","库容:1000m³;","公称容积：1000m3，额定功率：51.5kW，工作电压：380V，设计库温：0~10℃，库板厚度：100mm/120mm/150mm，库板材料：聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板，冷却方式：风冷/水冷","40","苏农机（2017）第（0323）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6074,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","安徽省安庆市信和王制冷工程有限公司","组合冷库","ZK-500","库容:500m³;","外形尺寸（长×宽×高）mm：15000×10000×5000   配电总功率：3.0KW 库内冷却方式：风冷  库板材料：聚氨酯双面彩钢板  库容：500m3  库温分类：高温（-2~+12℃）","40","2018TJ251","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6075,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬保鲜设备","BXG-54/520","库容:529m³;","外形尺寸：14400×13400×3500mm；制冷形式：风冷；配套总功率：54KW；库容：529m3；","40","新2016098","2020-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[6076,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬保鲜设备","LCG-29.4/1000","库容:1008m³;","外形尺寸：14280*14100*6100mm；制冷形式：风冷；配套总功率：58kw；库容：1008m3；","40","新2018011","2022-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[6077,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-1000","库容:1000m³;","1.库容：1000m3；2.配电总功率：43kw","40","2017TJ251","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6078,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-500","库容:500m³;","1.库容：500m3；2.配电总功率：15kw","40","2016TJ044","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6079,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-400","库容:400m³;","1.库容：400m3；2.配电总功率：15kw","40","2016TJ044","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6080,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK1000","库容:1000m³;","外形尺寸（长×宽×高）:16×15.4×4.3m；总功率:30KW；公称容积： 1000m3；冷凝方式：吊顶式冷风机；保温层材料：聚氨脂隔热夹芯板；作业温度：0～10℃。","40","GZNJ/TJ 2017-133","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6081,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容:500m³;","外形尺寸（长×宽×高）: 12300×10600×4300mm；配电总功率：26.5KW；库内冷却方式：冷风机；库板材料：聚氨酯隔热夹芯板；库容：500 m3；库温分类：高温（-5～5℃）。","40","2018TJ199","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6082,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK500","库容:500m³;","库容：500m3；电压：380V；功率：20.5KW；压缩机冷却方式：风冷式/水冷式","40","苏农机（2016）第（0249）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6083,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江沃克制冷设备有限公司","组合冷库","ZK450","库容:450m³;","库容：450m3；配电功率：23.3kW。","40","GZNJ/TJ 2018-098","2022-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6084,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航和驾驶系统","Trimble AG Autopilot","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","内存:1G；硬盘:2GB.可展32GB；操作系统:WINDOWS/LINUIX；显示参数:高分辨率彩色触摸屏；尺寸(长X宽X高)(单位MM):267X190.06X135.5；重量:3.05KG；固定方式:万向器夹座固定；接收机类型:GNSS接收机；通道:发送RXD,接收TXD；差分类型:RTK，兼容其他；数据更新率:1HZ；接收天线:直径10CM圆柱体防水防尘；接口信息:1RS232接口，2USB接口，2CAN接口；数据输入输出协议:输入CMR.输出NMEA；输入电压:12V；功耗:6.75W-20.8W；电流:0.75A-1.3A；自动驾驶控制系统尺寸(长×宽×高)(单位MM):300X200X80；材质:铝合金；电源输入电压直流:12V；安全保护:电压过载保护；作业精度：±2.5cm；信号精度:水平±1:高程±2；固定基站传输距离：30km；便携基站传输距离：3km-5km；移动电台基站：2W；固定式电台基站：35W","28000","黑垦鉴2016124","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[6085,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航和驾驶系统","Trimble AG Autopilot RTX BD-2.5SY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","转向控制系统角度传感器型号规格：Autosense；液压阀型号规格：KDG4V-3S-33C22A-M-KUP1-H5-60-EN692；转向控制器主板固件版本：NavController_Release_v13.1；集成部分组成：车载计算机和卫星接收机集成；车载计算机硬盘：2，可扩展32GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows/Linuix；车载计算机显示分辨率：287×190.6×135.5mm高分辨彩色触摸屏；车载计算机接口信息：2个CAN接口, 2个RS-232接口, 2个USB2.0接口, 1个以太网接口；车载计算机数据输入输出协议：RS23、USB、CAN、NEMA、TSIP；卫星接收机类型及频点：GNSS接收机 B1,B2,L1,L2L3,G1,G2卫星接收机主板固件版本：V7_75_CFX_750_Firmware；卫星接收机通道数：220；卫星接收机差分类型：RTK,RTX,兼容其他；卫星接收机数据更新率：1Hz；卫星接收机接收天线型式：直径10cm圆柱体防水防尘；转向控制型式：液压式；车载计算机处理器型号：CFX750；车载计算机内存：1GB；直线精度：±2.5cm","28000","黑垦鉴2019067","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[6086,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","安徽泗州拖拉机制造有限公司","北斗农机自动驾驶仪","SZBD-2.5RY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机,直线精度±2.5cm；","28000","黑垦鉴2019070","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6087,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","河北徽尚科技有限公司","农机北斗自动导航系统","HS1000BD-2.5RY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","1.转向控制型式：液压 2、输出精度：直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本：windows XPE ，显示终端尺寸及分辨率：800x480 4.卫星接收机类型及频点：三星七频 Beidou B1/B2/B3 GPS L1/L2 Glonass G1/G2 ,卫星接收机差分类型：RTK 5.移动基站信号覆盖范围：≥5KM 允许偏差3%，固定基站信号覆盖范围：≥15KM","28000","黑垦鉴2019063","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[6088,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","慧农RinoSteer","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度为±2.5cm","28000","黑垦鉴2019036","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6089,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","浙江联辉智能科技有限公司","北斗农机自动导航驾驶系统","LF-C800","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","28000","黑垦鉴2015153","2019-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6090,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","黑龙江惠达科技发展有限公司","北斗自动驾驶系统","HDZN-003","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5CM \n1.车载计算机参数：内存(GB)1、硬盘(GB)8、操作系统A ndroid、显示参数800*480，物理参数：尺寸（长x宽x高(mm)）275*181*42、重量（kg）0.5、固定方式固定卡槽，通讯参数：接口信息RS-232串口、数据输入输出协议RS-232-C标准，电气参数：输入电压（V）12、功耗(W)7.8、电流(A)0.4； 2.卫星接收机：卫星参数：接收机类型高精度R-T-K定位、通道220、差分类型R-T-K+单基站定位、数据更新率(Hz)50、接收天线双频R-T-K天线、接收信号北斗+GPS、集成组件BD982； 3.转向控制制系统：控制类型电子阀控制液压转向、材质镁铝合金、电源输入电压（直流V）12、安全保护(IP)67、角度传感器型号规格HD-Navi、液压阀BSE3B-A16/10N-D12K7、控制器主板固件版本1.0； 4.基站-信号覆盖范围：移动便携基站信号覆盖范围(km)8、固定基站信号覆盖范围(km)15、无线电发射设备频率（MHz）223.025-235、移动基站无线电发射设备功率(W)5、固定基站无线电发射设备功率(W)25；","28000","黑垦鉴2017076","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[6091,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","江苏常发农业装备股份有限公司","自动驾驶系统","CF-AD100","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:1.2cm;","车载计算机内存：16KB；硬盘：256MB；操作系统：Codesys2.3；显示器分辨率：640×480；接口信息：2×CAN，1×RS232，1×SD；数据输入输出协议：CAN2.0；卫星接收机类型：LK-NAV/M-620；主板固件版本：V1.00.00/2017；通道数：30；接收信号源：北斗B1/B3频点、GPS L1频点；差分类型：PTK载波相位差分；数据更新率：10Hz；接收天线：LK-NAV/M-620TX；集成组件：惯导组件、定向组件；转向控制系统角度传感器型号规格：530 720-J00AX20-0；液压阀：VickersKDG4V-3S-33C22A-H-M-U-G5-60；控制器主板固件版本：Pal-fin 1.02；基站信号覆盖范围：移动基站：8km、固定基站：15km；无线电发射设备频率：433MHz；移动基站无线电发射设备功率：5W；固定基站无线电发射设备功率：10W；直线精度1.2cm","28000","黑垦鉴2017120","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6092,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","约翰迪尔（天津）有限公司","约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统","ATI(9008YR)","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","信号精度±2.5","28000","黑垦鉴2016028","2020-12-31","非通用类","天津市",""]
[6093,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","上海联适导航技术有限公司","北斗自动导航驾驶系统","AF200","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","组成机构:车载显示器、卫星及电台天线、导航控制器、卫星接收机、电磁阀、角度传感器、基站；显示器:显示参数7英寸(4:3)LCD显示屏800X480PX自动驾驶控制系统:作业精度±2.5CM基站:信号传输距离移动5KM,固定15KM电台功率:移动1W固定35W","28000","黑垦鉴2016031","2020-12-31","非通用类","上海市",""]
[6094,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","南京沃杨机械科技有限公司","北斗农机自动驾驶仪","KM-502","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","液压控制转向机,北斗自动导航驾驶系统；直线精度±2.5cm；北斗中端应用领域：广泛应用于开沟、起垄、耕整、播种、施肥、施药等农业耕作及收获","28000","黑垦鉴2016016","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6095,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","北斗慧农XT2000","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","液压控制转向机，直线精度：2.5cm，北斗导航自动驾驶系统。","28000","黑垦鉴2017036","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[6096,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG600","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5CM,主机内存2GB,硬盘32GB、操作系统系统及软件版本windows,显示参数分辨率800*480 PIXEL,接收机类型K728北斗板卡兼容GPS,差分类别RTK,数据更新率10Hz、固定基站信号覆盖范围15KM, 移动机站信号覆盖范围5KM, 直线精度（cm）:≤2.5 衔接行间距精度（cm）:≤2.5 基站信号覆盖范围（km）:移动站≥5；固定站≥15","28000","黑垦鉴2018066","2022-12-31","非通用类","上海市",""]
[6097,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG300","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统【卫星接收机：M300北斗接收机兼容GPS，主板固件版本V1.66A、通道数4、接收信号源BDS+GPS、差分类型RTK、数据更新率10 Hz、接收天线BDS+GPS（AT330）、集成组件U20接收电台】； 【转向控制系统：通用角度传感器（A）、液压阀或转动电机型号规格：开芯式液压阀、控制器主板固件版本：ECU-S1-3.4.32156】； 【移动机站信号覆盖范围：10/30 km；固定基站信号覆盖范围：30 km；无线电发射设备频率：454.050M-463.050M Hz；基站移动基站无线电发射设备功率：5/35 W；基站固定基站无线电发射设备功率：35 W】；","28000","黑垦鉴2019011（续）","2023-12-31","非通用类","上海市",""]
[6098,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","上海华测导航技术股份有限公司","北斗农业机械自动驾驶系统","领航员NX200","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","车载计算机内存：2（可扩展至8）GB；车载计算机硬盘：32（可扩展至128）GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows\n；车载计算机显示分辨率：800×480pixel；接收机类型：测地型北斗（GNSS）接收机；接收信号源：北斗、GPS、GLONASS/伽利略；差分类型：RTK、兼容其它（支持RTCM3、RTCM、CMR+等主流差分信号协议）；液压阀：HCSW-020；直线度精度≤2.5cm","28000","黑垦鉴2017117","2021-12-31","非通用类","上海市",""]
[6099,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","上海华测导航技术股份有限公司","农业机械自动驾驶系统","领航员NX100","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","显示器主机参数内存：2GB；显示器主机参数硬盘：32GB；显示器主机参数操作系统：windows；显示器物理参数尺寸（长×宽×高）：270×198×40.9mm；显示器GPS参数差分类型：测地型GNSS接收机；接收机类型：测地型GNSS接收机；差分类型：RTK，兼容其它；接收天线：小盘天线；移动基站信号传输距离：5-15km；固定基站信号传输距离：15-35km；驾驶系统输出精度（液压输出）：接合线之间偏差±2CM","28000","黑垦2015007","2019-12-31","非通用类","上海市",""]
[6100,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","雷沃重工股份有限公司","农业机械导航及自动作业系统","AGCS-I","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","28000","黑垦鉴2016055","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[6101,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","陕西科丰农业机械有限公司","自主导航系统","KFNJ3000","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","型号名称 / KFNJ3000自主导航系统 ；\n显示器主机参数内存（GB）： 1 ；\n显示器主机参数硬盘（GB）： 16 ；\n显示器主机参数操作系统 / LINU ；\n显示器主机参数显示参数 / 彩色触摸显示屏17.8cm ；\n显示器物理参数尺寸（长×宽×高）（mm）：270×92×75 ；\n显示器物理参数重量（kg）：1 ；\n显示器物理参数固定方式 / RAM支架 ；\n显示器卫星参数接收机类型 / Novata ；\n显示器卫星参数通道 / CDMA2000、无线电台 双通道组 ；\n显示器卫星参数差分类型 / RTK ；\n显示器卫星参数数据更新率（Hz）：10 ；\n显示器卫星参数接收天线 / 北斗/GNSS天线 10cm圆柱体 ；\n显示器通讯参数接口信息 / 2×USB 2×CANBUS RS232/485 ；\n显示器通讯参数数据输入输出协议 / NMEA ；\n显示器电气参数输入电压 （V）：43359 ；\n显示器电气参数功耗（W）：13 ；\n显示器电气参数电流（A）： 2 ；\n自动驾驶控制系统尺寸（长×宽×高） （mm）： 185×190×50 ；\n自动驾驶控制系统材质 / 铝合金 ；\n自动驾驶控制系统电源输入电压（直流）（V）： 43373 ；\n自动驾驶控制系统安全保护 / 过流，过压 ；\n自动驾驶控制系统作业精度 （cm）： ≤2.5 ；\n基站信号精度 / 1cm+1ppm ；\n信号传输距离（km）： 移动5;固定15 ；\n移动电台功率（W）：5 ；\n固定式电台功率（W）： 25 ；","28000","黑垦鉴2016044","2020-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6102,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","广州中创博远智能科技有限公司","北斗高精度农机自动驾驶系统","FARMSTARG1BD-2.5RY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","转向控制方式：液压电磁阀控制\n直线精度：±2.5cm\n卫星接收类型：多星多频，GPS、GLONASS、Galileo、BDS（北斗）","28000","黑垦鉴2019101","2023-12-31","非通用类","广东省",""]
[6103,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","江苏银涛智能装备有限公司","北斗农机驾驶仪","YTBD-2.5RY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5CM","28000","黑垦鉴2019078","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6104,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","北斗慧农XT1000","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","液压控制转向机，直线精度：2.5cm，北斗导航自动驾驶系统。","28000","黑垦鉴2017035","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[6105,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","北斗慧农XT3000","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","液压控制转向机，直线精度：2.5cm，北斗导航自动驾驶系统。","28000","黑垦鉴2017037","2021-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[6106,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","约翰迪尔（天津）有限公司","约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统","ATIBD-2.5SY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","信号精度±2.5","28000","黑垦鉴2019065","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[6107,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航（电动方向盘式）","Trimble AG EZ-pilot","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","内存:1G；硬盘:2GB.可展32GB；操作系统:WINDOWS/LINUIX；显示参数:高分辨率彩色触摸屏；尺寸(长X宽X高)(单位MM):267X190.06X135.5；重量:3.05KG；固定方式:万向器夹座固定；接收机类型:GNSS接收机；通道:发送RXD,接收TXD；差分类型:RTK，兼容其他；数据更新率:1HZ；接收天线:直径10CM圆柱体防水防尘；接口信息:1RS232接口，2USB接口，2CAN接口；数据输入输出协议:输入CMR.输出NMEA；输入电压:12V；功耗:6.75W-20.8W；电流:0.75A-1.3A；自动驾驶控制系统尺寸(长×宽×高)(单位MM):300X200X80；材质:铝合金；电源输入电压直流:12V；安全保护:电压过载保护；作业精度：±2.5cm；信号精度:水平±1:高程±2；固定基站传输距离：30km；便携基站传输距离：3km-5km；移动电台基站：2W；固定式电台基站：35W","23800","黑垦鉴2016123","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[6108,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动驾驶（电动方向盘式）","Trimble AG EZ-Pilot RTX BD-2.5SD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","车载计算机处理器型号：CFX750；车载计算机显示分辨率：287×190.6×135.5mm高分辨彩色触摸屏；卫星接收机主板固件版本：V7_75_CFX_750_Firmware；卫星接收机数据更新率：1Hz；转向控制器主板固件版本：NavController_Release_v13.1；车载计算机硬盘：2，可扩展32；集成部分组成：车载计算机和卫星接收机集成；卫星接收机通道数：220；卫星接收机接收天线型式：直径10cm圆柱体防水防尘；转向控制型式：电动方向盘式；车载计算机操作系统及软件版本：Windows/Linuix；卫星接收机类型及频点：GNSS接收机 B1,B2,L1,L2L3,G1,G2；卫星接收机差分类型：RTK,RTX,兼容其他；车载计算机内存：1GB；直线精度±2.5cm","23800","黑垦鉴2019068","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[6109,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","安徽泗州拖拉机制造有限公司","电机式北斗农机自动驾驶仪","SZBD-2.5RD","直线精度:±10cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动方向盘,直线精度±10cm","23800","黑垦鉴2019071","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[6110,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","河北徽尚科技有限公司","农机北斗自动导航系统","HS2000BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","1.转向控制型式：电动方向盘 2、输出精度：直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本：windows XPE ，显示终端尺寸及分辨率：800x480 4.卫星接收机类型及频点：三星七频 beidou B1/B2/B3 GPS L1/L2 Glonass G1/G2 ,卫星接收机差分类型：RTK 5.移动基站信号覆盖范围：≥5KM，固定基站信号覆盖范围：≥15KM","23800","黑垦鉴2019062","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[6111,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","西安合众思壮导航技术有限公司","电动方向盘自动驾驶系统","慧农EAS100","直线精度:±10cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度为±2.5cm","23800","黑垦鉴2019037","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6112,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","浙江联辉智能科技有限公司","北斗农机自动导航驾驶系统","LFC801BD-2.5RD","直线精度:±10cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±10cm","23800","黑垦鉴2019097","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[6113,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","上海联适导航技术有限公司","北斗/GNSS自动导航驾驶系统","AF300","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","组成机构:转向电机、接收机、卫星电线、控制器、车载显示器、基站；显示器:显示参数7英寸(4:3)LCD显示屏800X480PX自动驾驶控制系统:作业精度±2.5CM基站:信号传输距离移动5KM,固定15KM电台功率:移动1W固定35W","23800","黑垦鉴2016030","2020-12-31","非通用类","上海市",""]
[6114,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","上海联适导航技术有限公司","北斗/GNSS自动导航驾驶系统","AF302BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","组成机构：转向电机、接收机、卫星电线、控制器、车载显示器、基站；显示器：显示参数10英寸LCD显示屏1024 x 600PX自动驾驶控制系统；作业精度：±2.5CM；基站：信号传输距离移动15KM；电台功率：移动1W固定35W.","23800","黑垦鉴2019095","2023-12-31","非通用类","上海市",""]
[6115,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","上海联适导航技术有限公司","北斗/GNSS自动导航驾驶系统","AF301BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","组成机构：转向电机、接收机、卫星电线、控制器、车载显示器、基站；显示器：显示参数9英寸LCD显示屏800 x 480PX自动驾驶控制系统；作业精度：±2.5CM；基站：信号传输距离移动15KM；电台功率：移动1W固定35W.","23800","黑垦鉴2019094","2023-12-31","非通用类","上海市",""]
[6116,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS210BD-2.5RD","直线精度:2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","1.转向控制方式：电动方向盘  直线度精度：≤2.5cm  衔接行间距精度：≤2.5cm \n2.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km无线电发射功率1W  固定基站≥15km \t无线电发射功率5W\n3.车载计算机：闪存2GB. 硬盘8GB.安卓5.0操作系统. 10寸显示屏. RS232串口USB接口\n4.卫星接收机：信号源:北斗 GPS  GLONASS   天线形式 :GNSS 4系统8频点  数据更新率:20Hz \n            差分类型：RTCM3.2  接口种类:TNC  通道数：432通道\n5.转向控制系统：角度传感器（型号RFD-4021-612-2）   力矩电机(型号KN09M4)","23800","黑垦鉴2019061","2023-12-31","非通用类","广东省",""]
[6117,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS自动导航驾驶系统","AG301","直线精度:±10cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统，主机内存1GB,硬盘8GB,操作系统XP,显示参数800*480PIXEL,接收机类型M300北斗接收机兼容GPS,接收天线AT300,差分类别RTK,数据更新率10HZ； 自动驾驶控制系统：输入电压9-36V,功耗5W,电流1.35A, 基站信号精度1CM,信号传送距离固定基站30KM,移动基站10KM 移动电台基站：5W；固定式基站：35W 驾驶系统输出精度(方向盘控:接合线之间偏差±2.5cm","23800","黑垦鉴2015151","2019-12-31","非通用类","上海市",""]
[6118,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","山东北斗智慧信息产业有限公司","北斗农机自动驾驶系统","AAT1BD-2.5RD","直线精度:2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","内存2GB硬盘8GB","23800","黑垦鉴2019116","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[6119,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","上海华测导航技术股份有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","领航员NX300","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","车载计算机内存：2（可扩展至8）GB；车载计算机硬盘：32（可扩展至128）GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows\n；车载计算机显示分辨率：1280×500pixel；接收机类型：测地型GNSS接收机；接收信号源：北斗、GPS、GLONASS、伽利略；差分类型：CMR、RTCM3.0、RTCM3.2；接收天线：小盘天线；角度传感器型号规格：LVN-90；转动电机型号规格：HCSW-020；直线度精度≤2.5cm；衔接行间距精度≤2.5cm","23800","黑垦鉴2018100","2022-12-31","非通用类","上海市",""]
[6120,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","天宸北斗卫星导航技术（天津）有限公司","北斗导航自动驾驶系统","TBD-2.5RD","直线精度:≤2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","1、车载计算机内存2GB、硬盘8GB\n2、显示终端尺寸及分辨率：27cm×17cm×7.5cm/800×480\n3、数据输出协议：NMEA\n4、卫星接收机类型及频点：M100S/L1、L2、B1、B2、G1、G2\n5、卫星接收机通道数：432\n6、卫星接收机数据更新率：10Hz\n7、移动基站信号覆盖范围≥5km；固定基站信号覆盖范围≥15km\n8、基站发射频率：223.025-235MHz\n9、移动基站发射功率1W；固定基站发射功率25W","23800","黑垦鉴2019119","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[6121,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","陕西科丰农业机械有限公司","北斗自主导航系统","KFNJ4000BD-2.5RD","直线精度:10cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","转向控制型式 / 电机控制 \n车载计算机内存 GB 4 \n车载计算机硬盘 GB 40 \n车载计算机操作系统及软件版本 / Win7 \n车载计算机显示分辨率 / 800×600(8寸) \n车载计算机接口信息 / RS232、CAN \n车载计算机数据输入输出协议 / MODBUS、NMEA \n卫星接收机通道数 / 432 \n卫星接收机接口种类 / RS232 \n卫星接收机差分类型 / RTCM3.2 \n卫星接收机数据更新率 Hz 10 \n卫星接收机接收天线型式 / HX-CS7015A-0583双天线 \n移动机站信号覆盖范围 km ≥5 \n固定基站信号覆盖范围 km ≥15 \n基站无线电发射设备频率 MHz 223.025～235 \n移动基站无线电发射设备功率 W 5 \n固定基站无线电发射设备功率 W 25 \n集成部分组成 / 电动方向盘与控制器集成","23800","黑垦鉴2019117","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[6122,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","广州中创博远智能科技有限公司","北斗高精度农机自动驾驶系统","FARMSTARF2BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","转向控制型式：力矩电机控制带动方向盘\n直线精度：±2.5cm\n卫星接收类型：多星多频，GPS、GLONASS、,Galileo、BDS（北斗）","23800","黑垦鉴2019100","2023-12-31","非通用类","广东省",""]
[6123,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","江苏银涛智能装备有限公司","电机式北斗农机驾驶仪","YTBD-2.5RD","直线精度:2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动方向盘,直线精度±2.5CM的北斗导航辅助驾驶系统","23800","黑垦鉴2019077","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[6124,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","约翰迪尔（天津）有限公司","约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统","ATUBD-2.5SD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","信号精度为±2.5","23800","黑垦鉴2019066","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[6125,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","约翰迪尔（天津）有限公司","约翰迪尔AutoTracTM精准导航系统","ATU(9006YR)","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","信号精度±2.5","23800","黑垦鉴2016029","2020-12-31","非通用类","天津市",""]