{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":1729,"n_cols":21,"rows_kept":1729,"merged":[[1,0,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2021年农机购置补贴投档机具（第一批）70马力及以上四轮驱动拖拉机归档信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r\n","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.11kg/kW","\"（平板）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1810*2840，轴距：2075mm，最小使用质量：2735kg，标定功率：51.5kw，标定转速：2300r/min、最小使用比：53.11kg/kW\n（驾驶室）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1810*2650，轴距：2075mm，最小使用质量：2830kg，标定功率：51.5kw，标定转速：2300r/min、最小使用比：54.9kg/kW\"","T202100340125","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW2041/FH20GW2051","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200649","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.33kg/kW","驱动方式：四轮驱动；标定功率：51.5KW；发动机制造商：昆明云内动力股份有限公司,型号：YN4EZ070-32CR；排放标准：国三排放；外廓尺寸(长×宽×高)安全架：3775mm×1580mm×2400mm；外廓尺寸(长×宽×高)驾驶室：3775mm×1750mm×2735mm；最小使用质量（安全架）：2180kg；最小使用质量（驾驶室）：2280kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1320/1300mm；标定转速：2300r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、高压共轨；动力输出轴转速：540/720r/min；轮胎型号（前/后）:8.3-24/11-32；","T202100340084","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202006012-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01206","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","安徽天平机械股份有限公司","轮式拖拉机","JH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3750×1700×2550mm；轴距：1985mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2300kg；标准配重(前/后)：70/160kg；档位数(前进/倒退)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TA904.451R-10驾驶室或550.46.001安全框架；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；驻车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；动力输出轴离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；变速箱型式：圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮；主变速箱换档方式：滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。驱动型式：四轮驱动；标定功率：52KW；配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.38kg/KW。","2019TJ163","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW201705043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180713","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.1kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:3955×1700×2170（安全框架顶）；最小使用质量:2065kg；配套动力（kW）:51.5；型式:四轮驱动；轴距（mm）:1950； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1330/1150-1250； 最小离地间隙（mm）:290；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1150； 标准配重（kg）:180/160； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4×3×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:207/80-15/13.8-20","T202000430097","2025-03-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040104","潍坊市产品质量检验所"]
[5,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.1/45.2kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:4000×1640×2580（安全架）/3870×1640×2700（驾驶室） ；最小使用质量:2190（安全架）/2350（驾驶室）kg；配套动力（kW）:52；型式:四轮驱动；轴距（mm）:1950 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1290、1490/1150、1300、1380； 最小离地间隙（mm）:390；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1169 ； 标准配重（kg）:96/160 ； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32。","T202043430011","2025-03-24","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH003/HB2020FHZ097","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/湖北三智农业机械检测有限公司","(2019)2240076","潍坊市产品质量检验所"]
[6,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL704-6","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）3750×1300×2240（安全架顶）；最小使用质量:1990；配套动力（kW）:52；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1870；轮距（前轮/后轮）（mm）:1000、1100/1000-1150；最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部）；标准配重（kg）:42/80；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F320","T202100340543","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH32G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240003","潍坊市产品质量检验所"]
[7,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.02kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320406","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH16GW0431 / FH13GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","（2005）委 字 01类第18 号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[8,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704-9","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.34kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0036）号","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH19GW1621/ FH19GW1611","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[9,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704-G3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420041","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1261        FH20GW2061","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200639","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[10,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704-M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.07kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；发动机与离合器联接方式：直联式","T202132320088","2026-03-29","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200640","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[11,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.2kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55.2；发动机与离合器联接方式：直联","T201900320587","2024-12-30","55.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH14GW0111","国家拖拉机质量监督检验中心"," （2006）委字01类第323号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[12,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF754-9","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.63kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55.2；发动机与离合器联接方式：直联","苏农机（2018）第（0035）号","2022-12-31","55.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1621 FH19GW1611","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[13,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","大连吉田拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.17kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3820×1670×2510(安全架顶部)，3820×1730×2720（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：2245（安全架），2345（驾驶室）；功率(kW)：52；最小使用比质量(kg/kW)：43.17（安全架）， 45.1（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202100430194","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","WJ2020IFH017/WJ2020LFH04G/WJ2020JFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240172","潍坊市产品质量检验所"]
[14,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD704F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.37kg/kW","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：51.5；最小使用质量（kg）：2285；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:44.37；排放标准：第三阶段。","部20180622","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0891","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[15,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.65kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；最小使用质量（kg）:2660；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:51.65；排放标准：第三阶段。","T201900220502","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","2011QT2098","农业部农业机械试验鉴定总站","W201208050-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[16,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704-C1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.65kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；最小使用质量（kg）:2660；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:51.65；排放标准：第三阶段。","T201900220502","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0491","国家拖拉机质量监督检验中心","W201208050-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[17,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:67.96kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3540kg（马鞍型驾驶室、新驾驶室）/3580kg（平地板安全架）/3830kg（平地板驾驶室）/3500kg（马鞍型安全架、新安全架）","部20171344","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW1141/FH19GW0881/FH20GW0551/FH20GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS019","河南省农业机械试验鉴定站"]
[18,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1965kg（安全架），2100kg（驾驶室）","T202000410278","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0281/FH20GW0151/FH20GW0161/FH20GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[19,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.78kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2615kg","部20170595","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610044","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[20,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.59kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2760kg","部20170595","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610044","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[21,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.24kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2742kg（安全架），2892kg（驾驶室）","T202000410271","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241/FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[22,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1965kg","T202000410279","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0231","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[23,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.18kg/kW","功率：51.5KW（70马力）；型式：四轮驱动；外廓尺寸mm：3915*1755*2735（至驾驶室顶）；轴距：2020mm；最小使用质量：2430kg；发动机型号：4D32ZT31/704；生产厂家：浙江新柴股份有限公司；标定功率：51.5KW；标定转速：2400r/min；排放阶段：国家第三阶段","部20181267","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过",""," FH17GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心"," HBNJ/WT 016-2018 ","湖北省农业机械鉴定站 "]
[24,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.5kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量（kg）：2910（驾驶室）/2805(安全架）；最小使用比质量（kg/kw）：56.5（驾驶室）/54.5(安全架）。","T202032320026","2025-03-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1021、FH19GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[25,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3500×1570×2260 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1885mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1000、1050、1200、1250、1300/1000～1300mm；最小离地间隙及部位：320（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1068mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044mm；最小使用质量：1965kg；标准配重(前/后)：70/90kg；最小使用比质量：38.16kg/Kw；挡位数（前进/倒退）： 8/2 ；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR704-A.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号 ：4DW93-70GAG3U；发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2500r/min；驾驶员座椅型号：SMT-CS05-1；安全带型号：FS2001；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：6；动力输出轴标准转速：540/720r/min。","T202100510239","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[26,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3820×1650×2520 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1975mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1305mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1190、1290、1390/1205～1605mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1162mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044mm；最小使用质量：2100kg；标准配重(前/后)：75/180kg；最小使用比质量：40.38kg/Kw；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数： 2 ；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR904.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4D32ZT33/704；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率：52kW；发动机额定净功率：52kW；发动机标定转速：2400r/min；；驾驶员座椅型号：SMT-CS06-1；安全带型号：FS2001；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-F320ZH；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR904.45.002；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊逸邦工贸有限公司；选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3820×1650×2650 (至驾驶室顶)mm；选装配置最小使用质量：2300kg；选装配置标准配重(前/后)：75/180kg；选装配置最小使用比质量：44.23kg/kW。","T202100510237","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH09G/WJ2020KFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0131","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[27,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.74kg/kW","整机型式:4×4;整机用途:农用耕作;整机外廓尺寸(长×宽×高):3950×1660×2650（至安全架顶）mm;整机轴距:2060mm;整机轮距(前轮后轮): 1260/1200～1500 整机最小离地间隙:330mm;整机最小使用质量:2300kg;整机前轴质量后轴质量:1010/1290kg;整机最大配重(前后):144/180kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:12F+12R;整机各档理论速度:前进:低Ⅰ：2.46,低Ⅱ：3.56,低Ⅲ：4.86,低Ⅳ：7.56；中Ⅰ：6.19,中Ⅱ：8.89,中Ⅲ：12.25,中Ⅳ：19.03；高Ⅰ：10.64,高Ⅱ：15.43,高Ⅲ：21.06,高Ⅳ：32.73. 倒退:低Ⅰ：2.15,低Ⅱ：3.12,低Ⅲ：4.26,低Ⅳ：6.62；中Ⅰ：5.42,中Ⅱ：7.87,中Ⅲ：10.74,中Ⅰ：16.68；高Ⅰ：9.33,高Ⅱ：13.53,高Ⅲ：18.47,高Ⅳ：28.69.kmh;整机动力输出轴功率:47.4kW;整机最大牵引力:16kN;驾驶室或安全架型号:KT950.46.002;发动机型号:4TD75;发动机缸径×冲程:100×105mm;发动机排量: 3.299 L;发动机压缩比:18：1;发动机标定功率:55.1kW;发动机标定转速:2400rmin;发动机喷油泵型式、型号:电控单体泵、DH4P;发动机喷油嘴型式、型号:孔式、KBAL-P043;发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、KY250C;发动机起动机型号:QDJ142;前照灯型号:SG404.48C.030/SG404.48C.031;燃油箱型号:LF-650-500031/LF-650-500021;燃油箱工作压力:10±1.5kPa;燃油箱容积: 91.8 L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ120×480mm;消声器消声器重量:6.5±0.5kg;传动系离合器型式:干式,双作用;传动系变速箱型式:4×3×（1+1)组成式;传动系变速箱换档方式:啮合套;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置安全阀全开压力:16～16.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目:8齿矩形花键轴;工作装置动力输出轴花键","部20170334","2021-12-31","55.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX080","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[28,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.87kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3770×1685×2520 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1975mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1305mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1190、1290、1390/1205～1605mm；最小离地间隙及部位：430（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1162mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：2125kg；标准配重(前/后)：60/168kg；最小使用比质量：40.87kg/kW；挡位数（前进/倒退）： 8/2 ；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.93km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率:52kW；发动机额定净功率:52kW；发动机标定转速:2400 r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252100；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量： 2 个；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)： 2/2 个；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:KT904.45.002;选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊逸邦工贸有限公司;选装翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3920×1685×2650 (至驾驶室顶)mm;选装翻倾防护装置最小使用质量:2280kg;选装翻倾防护装置标准配重(前/后):60/168kg;选装翻倾防护装置最小使用比质量:43.85kg/kW;选装副变速离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1162mm;选装副变速最小使用质量:2125（选装安全架）/2280（选装驾驶室）kg;选装副变速挡位数（前进/倒退）:8/8;选装副变速副变速挡位数:(1+1)×2;选装副变速最高设计理论速度:31.93km/h。","T202100320457","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021AFH018 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心  "]
[29,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.93kg/kW","发动机标定功率：51.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1750×2270（消声器）2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2520 （kg）；排放阶段：第三阶段","豫2018113","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS011","河南省农业机械试验鉴定站"]
[30,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.92kg/kW","整机外廊尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：52KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230536","2024-12-30","52","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0521/FH19GW0511","国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0151","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[31,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.6kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3920mmx1650mmx2400mm、轴距：2060mm、轮距：1280mm/1300mm、最小使用质量：2500kg、最小离地间隙：320mm、动力输出轴功率：≥43.8kW、发动机标定功率：51.5kW、发动机标定转速：2300r/min、档位数（前进/倒退/爬行）12/12/0、框架上最大提升力：≥12.5kN、排放阶段：国三","部20170930","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","WJ2018JFH012、W201608102","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT 024-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[32,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","湖北友拓农业机械检验技术有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.69kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3490×1640×2590（安全架顶部）,轴距1855mm,最小使用质量：2012kg,标准配重（前/后）：52/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020035","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2019FHZ071","湖北三智农业机械检测有限公司","NBNJ201909073","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[33,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","湖北友拓农业机械检验技术有限公司","轮式拖拉机","704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.92/47.12/47.50kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：3600×1680×2600（安全架顶部）/四柱驾驶室：3655×1700×2685（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：3650×1700×2710（驾驶室顶部）,轴距1970mm,最小使用质量：2180kg（安全架）/2450kg（四柱驾驶室）/2470kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：70/260（kg）安全架 70/260（kg）四柱驾驶室 70/260六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020034","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2019FHZ071/HB2019FHZ069/HB2019FHZ070","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909072","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[34,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","吉林顺昆电动车有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.54kg/kW","整机型号、名称：704型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4080×1800×2700（安全架顶）4080×1800×2720（驾驶室顶)轴距或履带接地长:2040mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;最小离地间隙及350mm（后牵引架底）部位:离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;最小使用质量:2500（安全框架）、2550（驾驶室）kg;标准配重(前/后):110/160kg;最小使用比质量：48.54kg/kW（安全框架）、49.51kg/kW（驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速挡位数：3×(1＋1)；最高设计理论速度：32.73km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：1004.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机标定功率：51.5KW;发动机标定转速2300r/min;发动机冷却方式:水冷；转向系型式：全液压；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴标准转速：540/760r/min；","T202100220326","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2020IFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240149","潍坊市产品质量检验所"]
[35,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","吉林顺昆电动车有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.60kg/kW","整机型号、名称704-N型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机机架型式：无架；整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):\t3880×1620×2560（安全架顶）3880×1620×2700（驾驶室顶）;轴距或履带接地长：\t2050mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1200～1400/1200～1400mm;最小离地间隙及部位；380（后牵引架底）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1170mm；最小使用质量：2400（安全框架）、2480（驾驶室）kg;标准配重(前/后)；55/45kg;最小使用比质量:46.60（安全框架）、48.16（驾驶室）kg/kW;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.01km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:804.46.01;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YN4EZ070-32CR;发动机结构型式；立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：51.5KW;发动机标定转速:2300r/min;转向系型式:全液压;轮胎型号(前轮/后轮);8.3-24/11-32;悬挂装置型式:后置三点悬挂;液压输出组数:2组；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；","T202100220348","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021BFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240011","潍坊市产品质量检验所"]
[36,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","DR704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3850x1650x2620mm（排气管顶）；3850x1650x2560mm（安全架顶）；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm；整机最小离地间隙：385mm；最小使用质量：2400kg（驾驶室）；2260kg（安全架）整机标准配重(前/后)：180/360kg ；整机最小使用比质量：46.6kg/kW（驾驶室）；43.9kg/kW（安全架）；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T201932320113","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201904080/NW201904079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2019WJ01030","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[37,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.19kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3570x1520x2500mm（安全架顶部）；3570x1520x2600mm（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1900mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：2070kg（安全架）；2145kg（驾驶室）；整机标准配重(前/后)：48/46kg ；整机最小使用比质量：40.19kg/kW（安全架）；41.65kg/kW（驾驶室）；档位数(前进/倒退)：8+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202000220963","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HBSZ2020FHZ171/WJ2020GFH013","湖北三智农业机械检测有限公司/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240066","潍坊市产品质量检验所"]
[38,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3614×1632×2619（至安全架顶）；轴距mm：1900；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1180或1072、1168、1204、1236、1300、1357、1368、1464，后轮1074-1766或1140-1766；最小使用质量kg：1970；标准配重（前/后）kg：80/90；最小使用比质量kg/kw：38.3；档位数（前进/倒退）：9/3，选装9/9；主变速档位数：3+1；副变速档位数：3，选装主变速档位数：3；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20或7.50-16，后轮12.4-28或11.2-28；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320055","2026-02-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-04-003","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[39,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.6kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3713×1615×2640或3713×1365×2640，选装宽1515-1975或1365-1515；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1300或1050、1100、1200，后轮1300或1050，选装后轮1200-1660（无极调节）或1050-1200（无极调节）；最小使用质量kg：2140；标准配重kg：后配重180；最小使用比质量kg/kw：41.6；档位数（前进/倒退）：8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20或7.50-16，后轮12.4-28或11.2-28或12.4/11-28；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T201932320110","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0401/FH20GW0411","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","（2017）委检字整机类第2051号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[40,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3530×1415×2570或3530×1525×2570（至安全架顶）/3530×1415×2419（至驾驶室顶）；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮）mm：前轮960、1000、1100、1200或1250、1350、1450、1550，后轮900-1456或1210-1660；最小使用质量kg：1970（安全架）/2120（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：80/180；最小使用比质量kg/kw：38.3（安全架）/41.2（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：8/8，选装16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1），选装2×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20或7.50-16或6.5-16或6.0-16，后轮12.4-28或11.2-28或12.4-24或11.2-24或13.6-24或9.5-24或9.5-28；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320001","2026-01-28","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1401/FH19GW1411/FH20GW0041/FH20GW2131/FH20GW2141/FH20GW2071/FH18GW0791/FH20GW1911","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-04-002","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[41,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD704-M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4061×1831×2619（至安全架顶）；轴距mm：2001；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1178或1276、1320、1372、1416、1440、1484、1536、1580，后轮1050-1562或1218-1980；最小使用质量kg：2200；标准配重（前/后）kg：240/180；最小使用比质量kg/kw：42.7；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-20或7.50-16或8.3-20或8.3-24，后轮14.9-28或11.2-28或12.4-28或12.4/11-28或11-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320056","2026-02-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-03-002","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[42,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.32kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：49.32（带安全架）/51.65（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1810×2615（至安全架顶）/2635（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2012；最小使用质量(kg)：2540（带安全架）/2660（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30。","T201932320121","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1631/FH19GW1651","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801206462号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[43,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD704F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.32kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：49.32（带安全架）/51.65（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4G33TC（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3820×1710×2550（至安全架顶）/2550（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1992；最小使用质量(kg)：2540（带安全架）/2660（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30。","T201932320117","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020002/FH20GW0211","南京赛姆认证科技发展有限公司/国家拖拉机质量监督检验中心","（2007）委字01类第190号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[44,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD704K","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.62kg/kW","标定功率：70马力（52kW/51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：39.62（带安全架）/43.27（带驾驶室）；配套发动机型号：新柴4D32ZT33/704（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；变更报告选装发动机型号：常柴4L88-70G31E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1572×2520（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；最小使用质量(kg)：2060（带安全架）/2250（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28。","T201932320120","2024-12-30","52","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020003、FH20GW0211","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801206461号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[45,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WE704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.97（带安全架）/43.2（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4L88-70G31E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；最小使用质量(kg)：2110（带安全架）/2225（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28。","T202132320085","2026-03-29","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021008、 SAM2021009","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01052","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[46,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YDX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.165kg/kW","发动机功率：51.5千瓦（70马力）；四轮驱动，国三排放；安全框架整机最小使用质量 kg 2120；最小使用比质量kg/kW：41.165；前进8个挡，倒退2个挡；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：3410×1485（1285-1735）×2450 (2530)；整机轴距或履带接地长 mm ：1900 ；整机常用轮距(前轮/后轮)mm ：1200/1200  ；整机最小离地间隙 mm ：320 。","T202132320117","2026-05-05","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01047","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[47,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YFX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.350kg/kW","发动机功率：51.5千瓦（70马力）；四轮驱动，国三排放；整机最小使用质量 kg 1975；最小使用比质量（kg/kW）：38.350；前进8个挡，倒退2个挡；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：3410×1485×2450 ；整机轴距或履带接地长 mm ：1900 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：前轮：1050～1300/后轮：1050～1300  ；整机最小离地间隙 mm ：320 。","T201932320098","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1571","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01176","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[48,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YFX704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.320kg/kW","发动机功率：51.5千瓦（70马力）；四轮驱动，国三排放；整机最小使用质量 kg： 2025，最小使用比质量（kg/kW）：39.320；前进8个挡，倒退2个挡；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 3410×1485×2370 ；驾驶室；整机轴距或履带接地长 mm： 1900 ；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 前轮：1050～1300/后轮：1050～1300  ；整机最小离地间隙 mm ：320 。","T201932320098","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01176","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[49,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.14kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC704-1，名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：3650×1750×2750（安全架）/3650×1750×2650（驾驶室），轴距：1950mm,常用轮距：1270/1350mm,最小使用质量：2685（安全架）/2860（驾驶室），K值：38.35kg/hp（安全架）/40.85kg/hp（驾驶室）；2.技术参数：型式：轮式，驱动型式：四驱3.发动机信息：发动机型号：4B5-70U32，标定功率：51.5kw，标定转速：2400r/min，气缸数：4缸，生产厂：安徽全柴动力股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202132320150","2026-06-06","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ176/HB2020FHZ174","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240203","潍坊市产品质量检验所"]
[50,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.04kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：3740×1550×2330mm（安全架）；轴距：1970mm；轮距：1210/1190mm;最小使用质量：2165kg；最小使用比质量：42.04kg/kw;标定功率：51.5kW 2、技术参数：功率：51.5kW 驱动方式：四轮驱动，3、发动机型号：YD4CZ70C1；标定功率：51.5kw；标定转速：2400r/ min;气缸数：4缸；制造商：扬动股份有限公司；选装发动机型号：SD4DW3Z,功率：52KW，制造商：江苏四达动力机械集团有限公司,排放阶段：第三阶段","鄂2020023","2025-04-11","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2019FHZ075","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909062","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[51,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LM704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.24/48.16kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3900×1620×2600（安全架顶）/3900×1680×2680（驾驶室顶部）,轴距2050mm,最小使用质量：2330kg/2480kg,标准配重（前/后）：144/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4EZ070-32CR,标定功率：51.5，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420014","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ190/HB2020FHZ191","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200632","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[52,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LM704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.46/46.35kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3900×1620×2600（安全架顶）/3900×1680×2680（驾驶室顶部）,轴距1960mm,最小使用质量：2260kg/2410kg,标准配重（前/后）：144/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420014","2026-02-07","52","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ190/HB2020FHZ191","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200632","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[53,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LMF704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3450×1645×2550（安全架顶部）/3620×1625×2540（驾驶室顶部）,轴距1850mm,最小使用质量：1970kg/1970kg,标准配重（前/后）：50/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4EZ070-32CR,标定功率：51.5，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420016","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ198/HB2020FHZ199","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200633","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[54,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLE704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3640×1435×2430（安全架顶部）/3640×1625×2540（驾驶室顶部）,轴距1880mm,最小使用质量：1970kg/1970kg,标准配重（前/后）：45/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4EZ070-32CR,标定功率：51.5，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420015","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ186/HB2020FHZ187","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200630","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[55,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木704-DXX","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.3/47.6/47.9kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3600×1680×2600（防翻架）/3655×1700×2685（四柱驾驶室）/3650×1700×2710（六柱驾驶室）,轴距1970mm,最小使用质量：2180kg（防翻架）/2180kg（梭式换挡）/2450kg（四柱驾驶室）/2470kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：70/260（kg）,变速箱型式:机械空间组成式,换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT31/704,标定功率：51.5kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2019343","2024-10-27","51.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ127/HB2020FHZ128/HB2020FHZ125","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909040","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[56,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M704-K","功率:70.04马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6 kg/kW","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","T202000321070","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 381","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2009）委字01类第088号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[57,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","轮式拖拉机","KLS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外形尺寸：3690*1630*2405mm（安全架）3690*1760*2700mm（驾驶室），最小使用质量：1976kg（安全架）2000（驾驶室），功率：52kw，最小使用比质量：38kg/kw（安全架）38.46kg/kw（驾驶室），动力输出轴标准转速：540/760r/min","T202043430292","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH009/WJ2020HFH11G  WJ2020GFH008/WJ2020HFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240080","潍坊市产品质量检验所"]
[58,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","轮式拖拉机","KLS704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.17kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外形尺寸：3810*1630*2410mm（安全架）3810*1760*2780mm（驾驶室），最小使用质量：2275kg（安全架）2455kg（驾驶室），功率：51.5kw，最小使用比质量：44.17kg/kw（安全架）47.67kg/kw（驾驶室），动力输出轴标准转速：540/760r/min","T202100430203","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH07G/WJ2021AFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240080","潍坊市产品质量检验所"]
[59,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","轮式拖拉机","KLS704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外形尺寸：3550*1660*2370mm（安全架）3550*1650*2580mm（驾驶室），最小使用质量：1980kg（安全架）2130kg（驾驶室），功率：51.5kw，最小使用比质量：38.45kg/kw（安全架）41.36kg/kw（驾驶室），动力输出轴标准转速：540/760r/min","T202000431296","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH009/WJ2020GFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240079","潍坊市产品质量检验所"]
[60,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","力远重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LG704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3800×1650×2400（安全架顶部）;;轴距mm：1950;常用轮距（前轮/后轮）mm：1300/1300;;最小使用质量kg：2110;最小使用比质量(kg/kW)：40.58;","T202100340518","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC202190710-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[61,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","力远重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.42kg/kW","四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3500×1500×2400；轴距mm：1850mm；常用轮距（前轮/后轮）mm：1200×1200；最小使用质量kg：2050；最小使用比质量(kg/kW)：39.42；发动机型号：4D32ZT33/704；发动机制造商:浙江新柴股份有限公司；功率：52KW；第三阶段;","T202000341169","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC202190710-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[62,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.43kg/kW","标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量：55.92（四柱驾驶室），56.5（六柱驾驶室），52.43（安全架）","T202032320061","2025-05-28","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH030、№：WJ2020EFH031、№：WJ2020EFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240003","潍坊市产品质量检验所"]
[63,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量：48.93（四柱驾驶室），49.13（六柱驾驶室），43.69（安全架）","T202032320063","2025-05-28","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH030、№：WJ2020EFH031、№：WJ2020EFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240004","潍坊市产品质量检验所"]
[64,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.1kg/kW","标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量：42.91（四柱驾驶室），43.3（六柱驾驶室），40.1（安全架）","T202032320062","2025-05-28","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH030、№：WJ2020EFH031、№：WJ2020EFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240002","潍坊市产品质量检验所"]
[65,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.6kg/kW","整机型号、名称：BL704-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm：3920×1680×2555 (安全架顶部)；轴距mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)mm：1260/1300；轮距(前轮/后轮)mm：1260、1340、1380、1460/ 1300、1386、\n1480；最小离地间隙及部位mm：305(牵引框架下端)：最小使用质量kg：2335；标准配重(前/后)kg：144/60；挡位数(前进/倒退)：2/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3X (1+1)；\n驾驶员座椅型号：迪尔704：驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：\n8.3-24/12.4-28","T202000320062","2025-03-31","51.5","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第2042号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[66,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.12kg/kW","整机型号、名称:BL704-E型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3720×1610×2550 (安全架顶部);轴距mm:1975;常用轮距(前轮/后轮)mm:1300/ 1270;轮距(前轮/后轮)mm:1300、1400、1500/1160、 1270、1470、1510;最小离地间隙及部位mm:380(牵引架底端);最小使用质量kg：2450；最小使用比质量（kg/kw）：47.12；挡位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；","T202000220953","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191101-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[67,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","发动机标定功率（kW）：51.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3770×1520×2730（安全架顶部），3770×1520×2250（驾驶室顶部）；轴距（mm）：1820；最小使用质量（kg）：1965（安全架），1980（驾驶室）；排放阶段：国三；变更内容：增加选装发动机：发动机型号：YN4EZ070-32CR；生产厂为昆明云内动力股份有限公司；最小使用质量；1990（安全架），1980（驾驶室）","鄂2020019","2025-04-11","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2019KFH017；驾驶室报告编号：WJ2019KFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909057","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[68,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.93kg/kW","发动机标定功率：51.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3940×1750×2270（消声器）2700（安全架）；轴距：2040（mm）；最小使用质量：2520（kg）；排放阶段：第三阶段.","豫2018111","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0391","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS010","河南省农业机械试验鉴定站"]
[69,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-704ME","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.06kg/kW","发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm)长×宽×高及部位：3750×1504×2730（安全架顶）；3770×1504×2250（驾驶室顶部）；轴距：1820mm；最小使用质量：安全架1960（kg）；驾驶室1965（kg）；排放阶段：第三阶段","T202000410273","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2019HFH011       驾驶室编号：WJ2019EFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[70,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳汇四海机器人科技有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.51kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：51.5；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3850×1640×2800；轴距mm：1980；常用轮距mm（前轮/后轮）：1260/1340；轮距mm（前轮/后轮）：1260/1300-1450;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：2550；标准配重kg(前/后)：220/100；最小使用比质量kg/kW：49.51；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-32","T202100340089","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1481","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240105","潍坊市产品质量检验所"]
[71,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","M704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×（2+1）机械平面组成式变速箱；","T202000340499","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020EFH036、WJ2020EFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0162","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[72,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LA704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","发动机标定功率（kW）：51.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3680×1465×2280（安全架顶部）；轴距（mm）：1980；最小使用质量（kg）：2150；排放阶段：国三","T202142420206","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021CFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0028K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[73,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","发动机标定功率（kW）：51.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3825×1680×2550（安全架顶部）；3780×1680×2330（驾驶室顶部）；轴距（mm）：1882；最小使用质量（kg）：（安全架）2150；（驾驶室）2260；排放阶段：国三","T202142420205","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH007       驾驶室编号：WJ2021CFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0027K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[74,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.63kg/kW","功率：51.5kW 马力：70马力 驱动方式：四轮驱动  发动机型号：4D32ZT31/704；功率：51.5kw；制造商：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：国三； 外观尺寸：4000mm*1650mm*2170mm；轴距：2010mm；轮距（前轮/后轮）：1265mm/1200mm、1300mm、1400mm、1500mm；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋；最小离地间隙360mm；最小使用质量2565kg","T201900320796","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW1841","国家拖拉机质量监督检验中心","2013KSS018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[75,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-704E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.06kg/kW","功率：51.5kW 马力：70马力 驱动方式：四轮驱动\n 发动机型号：4D32ZT31/704 功率：51.5kW 生产厂家：浙江新柴股份有限公司 排放阶段：国三\n外观尺寸：3860mm*1580mm*2420mm；轴距：1810mm；轮距（前轮/后轮）：1200mm/1200mm、1300mm、1400mm、1500mm；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋；最小离地间隙：290mm；最小使用质量：1960kg","部20190055","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW1531/FH19GW1821","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018DKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[76,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：51.5kw；最小使用质量：2110kg（安全架）、2190kg（驾驶室）","T202142420002","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ104(安全架)HB2020FHZ094(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200588","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[77,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.08kg/kW","70马力轮式拖拉机；发动机标定功率：52kW/51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2500；","豫2016205","2021-12-31","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0081","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[78,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.94/ 49.51kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；排放阶段：第三阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3930×1840×2650（至空滤顶）（驾驶室），3930×1840×2650（至安全架）；整机轴距（mm）：2110；整机最小使用质量（kg）：2675（驾驶室）、2550（安全架）。","部20180418","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0271(防翻架) FH18GW0281(驾驶室)","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[79,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","HE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.15/ 39.22kg/kW","整机驱动型式 ： 四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm ：3630×1500×2230、安全架顶/3630×1515×2340、驾驶室顶；轴距 mm ：1855；轮距(前轮/后轮) mm： 1210/1160-1450；最小离地间隙及部位 mm ：320、前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm ：1068；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm ：82.5；最小使用质量 kg ：1965（安全架）/2020（驾驶室）；最小使用比质量 kg/kW： 38.15（安全架）/39.22（驾驶室）；发动机标定功率kW：51.5；发动机标定转速r/min：2400；排放阶段：国三","T202100410590","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020HFH009（安全架）/FH20GW1831（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/ 国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT19GK0262","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[80,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.48kg/kW","704-A整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3930×1950×2640(至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:2040mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400-1700mm;最小离地间隙及部位:360（前桥底部）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1155mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2600kg;;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:3×（1+1）;最高设计理论速度:32.4km/h;发动机与主离合器联接方式:直联.","T202000511343","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020IFH022 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0191"," 国家拖拉机质量监督检验中心"]
[81,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3650×1520×2530（安全架顶）mm;轴距或履带接地长:1960mmmm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200-1300mm;最小离地间隙及部位:340(前驱动桥底部)mm离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离;1075mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1970kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4＋1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.71km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司;方向盘:转向系转向机构型式前轮转向;传动系箱体数量:2个;变速箱（器）型式:机械平面组成式;主变速位置:第2箱体中;主变速换挡方式:机械有级挡;副变速换挡方式:机械有级挡","T202100510669","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[82,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-A1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600×1500×2530 (至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:1870mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200～1300mm;最小离地间隙及部位:340（前驱动桥底部）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1075mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量1970KG;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4＋1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:32.11km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量:2个;变速箱（器）型式:机械平面组成式;主变速位置:第2箱体中；主变速换挡方式:机械有级挡;副变速换挡方式:机械有级挡.","T202100510669","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 ","LT20GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[83,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.8kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：51.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）3800×1450×2390(至安全架顶)；轴距：1910（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:305(至前桥底部）；最小使用质量：2050（㎏）；最小使用比质量：39.8（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202000410585","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020EFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[84,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.05kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：51.5kw；最小使用质量:1960kg（驾驶室）、1960kg（安全架）","鄂2020213","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ105(安全架）、HB2020FHZ106(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200589","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[85,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：51.5；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1500×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1050/1150;轮距mm（前轮/后轮）：1050/1150-1250;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：2245；标准配重kg(前/后)：80/30；最小使用比质量kg/kW：43.59；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16","T202100340508","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0061","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0341","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[86,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.17kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：51.5；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3850×1715×2760；轴距mm：1970；常用轮距mm（前轮/后轮）：1200/1320;轮距mm（前轮/后轮）：1200/1320;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：2120；标准配重kg(前/后)：100/180；最小使用比质量kg/kW：41.16；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：8.30-20/12.4-28","部20190345","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[87,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.04kg/kW","标定功率：52kw(70马力)；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量:39.04","苏农机（2019）第（0027）号","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH17GW1141/FH18GW0131","国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委检字整机类第0073号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[88,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","标定功率：52kw（70马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)：40.38。","T202000230166","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW0691/FH20GW0671","国家拖拉机质量监督检验中心）","(2018)委检字整机类第0073号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[89,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","B704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","标定功率：52kw（70马力）；驱动方式：四轮驱动。最小使用比质量(KG/KW)：40.77","T202000321108","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1661/NW202011036","国家拖拉机质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200514-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[90,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.39kg/kW","标定功率：51.5kw(70马力)；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)：40.39。","部20180806","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH17GW1141/FH18GW0131","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[91,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2120kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.77。","T202100430632","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH21GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0281","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[92,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","发动机型号：SD4BM3R2；发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2110kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.97.","T202100430631","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH21GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200321","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[93,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三（变更选装发动机1：型号：SD4DW3Z，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放阶段：国三；变更选装发动机2：型号：4B5-70U32，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量（kg）：2110（安全架）/ 2280（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kw）：40.58（安全架）/ 43.85（驾驶室）。","T202000231040","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW0641（安全架）/ FH21GW0121（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200321","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[94,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","发动机型号：SD4DW3Z；发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三（选装发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量：2120kg；最小使用比质量（kg/kw）：41.17（40.77）。","部20190502","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20181004-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[95,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","发动机型号：SD4BM3R2；发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动 ；  最小使用质量：2110kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.97；","T202100430629","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH21GW0131","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190528","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[96,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","发动机型号：4D32ZT33/704，发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min，排放阶段：国三（变更选装发动机1：型号：SD4DW3Z，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放标准：国三；变更选装发动机2：型号：4B5-70U32，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放标准：国三），起动方式：电启动，驱动型式：四轮驱动，   最小使用质量（kg）：2110（安全架） / （驾驶室）2280，最小使用比质量（kg/kw）：40.58（安全架）/ 43.85（驾驶室）。","T202000230178","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过",""," FH20GW0651（安全架）/ FH21GW0111（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","NJJC20190528","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[97,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.27kg/kW","外廓尺寸：3520×1700×2380，轴距：2035，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1350，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：2250kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：140*90型，转向系型式：前轮液压转向，行车制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，驱动型式：四轮驱动；标定功率：52kW（70马力），配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：43.27。","部20190496","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","KK-3(2013)020","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[98,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.27kg/kW","外廓尺寸：3520×1700×2380，轴距：1900，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1350，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：2250kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：140*90型，转向系型式：前轮液压转向，行车制动系型式：干式、盘式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，驱动型式：四轮驱动；标定功率：52kW（70马力），配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：43.27。","部20190497","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","KK-3(2013)020","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[99,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","四轮驱动；整机外形尺寸：3520*1580*2350 ；轴距：1800mm ；常用轮距：1200mm/1170mm ；最小使用质量：1960kg； 最小使用比质量：38.45kg/kW ；发动机型号：YN4P070-33CR；标定功率：51.5kW；山东云内动力有限责任公司；排放标准：国三","鄂2020013","2025-04-11","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," HB2019FHZ082","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909050","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.72/45.63kg/kW","功率:51.5kW（70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2200kg（安全框架），2350kg（简易驾驶室）；最小使用比质量42.72kg/kW（安全框架）、45.63kg/kW（简易驾驶室）。","T202100320475","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3016（安全框架）/SAM2021029（简易驾驶室）","安全框架：湖北三智农业机械检测有限公司/简易驾驶室:南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01059","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.3kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3700×1860×2530(安全架顶部）3700×1950×2830（空滤器顶部)；配置驾驶室最小使用质量:2460kg；配置驾驶室最小使用比质量:47.3kg/kW；配置安全架最小使用质量:2250kg；配置安全架最小使用比质量:43.3kg/kW；配套动力型号：4D32ZT33/704；制造商：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率(kW)：52；标定转速（r/min）：2400;排放标准：第三阶段。","鄂2020226","2025-11-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：HB2020FHZ116 ；驾驶室：HB2020FHZ117","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191222","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW","功率：70马力（51.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型4050×1790×2805（安全架顶部）、驾驶室机型4050×1790×2850（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2030；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：安全架机型2575、驾驶室机型2675；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型50、驾驶室机型51.94；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4B5-70U32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420218","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH017/驾驶室：WJ2021BFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","功率：70马力（51.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型3590×1480×2550（安全架顶部）、驾驶室机型3645×1480×2480（驾驶室顶部）；轴距（mm）：1920；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1000/1050；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1070；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：安全架机型1980、驾驶室机型2080；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型38.45、驾驶室机型40.39；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：8/2；主变速档位数（个）：4+1；副变速档位数（个）：2；发动机型号：4B5-70U32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420217","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021CFH001/安全架：WJ2021BFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240023","潍坊市产品质量检验所"]
[104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.79kg/kW","功率：70马力；驱动形式：四轮驱动；廓尺寸(长×宽×高)：3980x1650x2450（安全架顶部）/3930x1650x2650（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1980；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；；最小使用质量：2225kg（安全架）/2425kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：42.79kw（安全架）/46.63kw（驾驶室）；","T202000511335","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH006（安全架）/WJ2020EFH005（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.45kg/kW","功率：75马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4030（至前配重）×1885（常用轮距）×2585(至安全架顶)；轴距或履带接地长：2150；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：前轮：1300/1450；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：2785kg；最小使用比质量(kg/kW)：50.45；","苏农机（2018）第（0051）号","2022-12-31","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.51kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3900×1645×2400(安全架顶)，3800×1650×2630（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2550（安全架），2600（驾驶室）；功率（kW）：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：49.51（安全架）,50.48（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720","T202100320062","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH010/WJ2020KFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97/41.75kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3800×1560×2450（至安全架顶） 3800×1560×2550（至驾驶室顶） ；轴距或履带接地长： 1980 ；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：  1200、1230、1270/1200～1320 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：2110（安全框架）、2150（驾驶室）kg；最小离地间隙：360mm；标准配重(前/后)： 70/120 kg；档位数 (前进/倒退/爬行)：8/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220340","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012002/FH20GW1771","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017KKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ704A-I","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.31kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4200×1820×2660mm；轴距：2050mm；轮距（前轮/后轮）：1420、1520/1200、1300、1400、1500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：2900kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：140/180kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","部20171569","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH14GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","W201505067","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.16/41.75kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 4000×1650×2900mm；轴距：2000mm；轮距（前轮/后轮）：1300、1370/1350、1450、1550mm；轮距(前轮/后轮)；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：2480kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；标准配重(前/后)：136/120kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","T202000220164","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW1581/NW202007036","国家拖拉机质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017KKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","飞驰704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.16kg/kW","外廓尺寸：4055×1690×2670(驾驶室：4055×1915×2700)；驱动型式：四轮驱动；配套功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：YN4P070-33CR,山东云内动力有限责任公司；轴距：2090; 最小使用质量：2480（驾驶室：2650）; 配重：144/180; 档位数：12+12; 变速箱型式：4×3×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架及驾驶室。","鄂2019377","2024-09-27","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0721/FH19GW0742","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180800641号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CN704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.35kg/kW","整机型号、名称 / CN704-1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3740×1630×2370（至安全架顶） \n轴距或履带接地长 mm 1940 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 415（ 前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1052 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92±0.044 \n最小使用质量 kg 1975 \n标准配重(前/后) kg 48/120 \n最小使用比质量 kg/kW 38.35 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 29.78\n发动机标定功率（kw）:51.5","T202000231044","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CN704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.94kg/kW","整机型号、名称 / CN704-2、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3740×1630×2400（至安全架顶） \n轴距 mm 1850 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 415（ 前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1052 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92 \n最小使用质量 kg 2025 \n标准配重(前/后) kg 55/120 \n最小使用比质量 kg/kW 38.94 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 29.78\n发动机标定功率（kw）:52","T202100320066","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH014/WJ2020LFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","DN704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","整机型号、名称 / DN704-1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3910×1700×2450（至安全框架顶） \n轴距或履带接地长 mm 2050 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 430 （前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1164 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92±0.044 \n最小使用质量 kg 2250 \n标准配重(前/后) kg 80/120 \n最小使用比质量 kg/kW 43.69 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 30.3\n发动机标定功率（kw）:51.5","T202000231045","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH05G/WJ2020HFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","整机型号、名称 / FB704型轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3565×1500×2230（至安全架顶） \n轴距或履带接地长 mm 1875 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1200/1200 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1000、1200、1300/1000～1300 \n最小离地间隙及部位 mm 370前桥下沿 \n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1068 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 80.5±0.044 \n最小使用质量 kg 1975 \n标准配重(前/后) kg 48/120 \n最小使用比质量 kg/kW 38.3 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 37.42\n发动机标定功率（kw）:51.5","T201900430037","2024-10-22","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019CFH042","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018HKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","标定功率:52kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；变更后最小使用比质量：38.2kg/kW；变更部位：前桥；变更内容：由普通前桥变更为加强型前桥；具体变更值：变更前：最小使用质量为1968kg，最小使用比质量：37.8kg/kW，变更后：最小使用质量为1988kg，最小使用比质量：38.2kg/kW，最小使用质量变化范围：1.0%。外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3640×1540×2420mm（安全架顶端）；轴距：1870mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","T202000320436","2025-09-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","标定功率:52kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；变更后最小使用比质量：38.46kg/kW（驾驶室）、38.2kg/kW（安全架）；变更部位：前桥；变更内容：由普通前桥变更为加强型前桥；具体变更值：变更前：最小使用质量为1980kg（驾驶室）、1968kg（安全架），最小使用比质量：38.1kg/kW（驾驶室）、37.8kg/kW（安全架），变更后：最小使用质量为2000kg（驾驶室）、1988kg（安全架），最小使用比质量：38.46kg/kW（驾驶室）、38.2kg/kW（安全架），最小使用质量变化范围：1.0%（驾驶室）、1.0%（安全架）。外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3680×1500×2570mm（驾驶室顶端）、3530×1500×2400mm（选装安全架顶端）；轴距：1870mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","T202000320436","2025-09-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH012（驾驶室）、WJ2019JFH011（安全架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","标定功率:51.5kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:38.2kg/kW（安全架）、38.6kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3670×1485×2410mm（安全架顶端）、3630×1810×2570mm（驾驶室顶端）；轴距：1950mm；最小使用质量：1965kg（安全架）、1990kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：45kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","鄂2020219","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021(安全架）、WJ2020EFH019(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200594","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","标定功率:51.5kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:40.8kg/kW（安全架）、42.7kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3820×1620×2530mm（安全架顶端）、3830×1760×2580mm（驾驶室顶端）；轴距：2050mm；最小使用质量：2100kg（安全架）、2200kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：72kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","鄂2020217","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH020(安全架）、WJ2020EFH019(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200592","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM704-N1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","标定功率:51.5kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:38.2kg/kW（安全架）、39.9kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1650×2370mm（安全架顶部）、3550×1790×2550mm（驾驶室顶部）；轴距：1930mm；最小使用质量：1965kg（安全架）、2055kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：72kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","鄂2020218","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH020(安全架）、WJ2020EFH019(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200593","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：2950×1400×2150mm（安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：1550mm；轮距（前进/倒退）：900、1000、1150mm/900-1200mm；标准配重：前0kg/后30kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮13.6-16；最小使用质量：1965kg；挡位数（前进/倒退）：8/2。","T202000320458","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.83kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1500×2700mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：1070、1170、1270mm/1000-1300mm；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：2000kg（驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2。","T202032320019","2025-02-27","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3750×1620×2800mm（驾驶室顶部）/3750×1620×2400mm（安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2010mm；轮距（前轮/后轮）：1145、1245mm/1100-1350mm；标准配重：前90kg/后50kg；发动机标定功率：52kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2400kg（驾驶室）/2200kg（安全架）；挡位数（前进/倒退）：8/2（选装梭式挡8/8）。","T202032320018","2025-02-27","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH008/WJ2019IFH031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01027","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","T704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1500×2200mm（安全框架顶）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：1070、1170、1270mm/1000-1300mm；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1960kg；挡位数（前进/倒退）：8/2（选装8/8）。","T202100320063","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1650×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2410kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：46.8kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自吸；发动机气缸数：4；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:YLQ400C1;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ120×660mm;排气管消声腔质量:7.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键","T202000340530","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH029/WJ2020FFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004012","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600×1580×2400mm（安全架）;轴距或履带接地长:1880mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:360mm(后牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:2225kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：43.2kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:1类;工作装置液压油泵型号:CBN-F320;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17-17.5MPa;动力输出轴花键数目:","T202100430180","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：WJ2020FFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No：WT202004013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华苑704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.82kg/kW","驱动型式：四轮驱动；\n功率：51.5kw（70马力）；\n最小使用质量：2720kg；\n排放阶段：国三。","部20170874","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201508028-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45/47kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:52kw；发动机型号:4D32ZT33/704；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):1980；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3755×1603×2510；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3755×1603×2595；安全架配置最小使用质量:2350kg；驾驶室配置最小使用质量:2450kg.","鄂2020027","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ085  /  HB2019FHZ086","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909064","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25/38.83kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:51.5kw；发动机型号:4B5-70U32；轮距(mm):前轮1200,后轮1200；轴距(mm):1900；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3475×1590×2350；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3475×1590×2545；安全架配置最小使用质量:1970kg；驾驶室配置最小使用质量:2000kg.","T202142420184","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3057   /    SJ21FH3062","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0022K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.17/42.14kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:51.5kw；发动机型号:YN4EZ070-32CR；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2050；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2800；安全架配置最小使用质量:2120kg；驾驶室配置最小使用质量:2170kg.","T202142420176","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3059   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909064","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.3/44.2kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:52kw；发动机型号:4D32ZT33/704；轮距(mm):前轮1330,后轮1225；轴距(mm):1880；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3490×1545×2500；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3490×1545×2545；安全架配置最小使用质量:2200kg；驾驶室配置最小使用质量:2300kg.","鄂2020028","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ085    /    HB2019FHZ086","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909066","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT704-NA","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25/39.22kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:51.5kw；发动机型号:YN4EZ070-32CR；轮距(mm):前轮1330,后轮1220；轴距(mm):1880；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3490×1545×2500；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3490×1545×2545；安全架配置最小使用质量:1970kg；驾驶室配置最小使用质量:2020kg.","T202142420178","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3058   /    SJ21FH3062","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909066","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.10/52.04kg/kW","功率:51.5kW（70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2580kg（安全框架）2680kg（简易驾驶室）；最小使用比质量50.10kg/kW （安全框架）52.04kg/kW （简易驾驶室）","T202142420194","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3027 （安全框架）SJ21FH3028（简易驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200683","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW704-D1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","功率:51.5kW（70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1965kg；最小使用比质量38.16kg/kW","T202100340107","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH23G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240161","潍坊市产品质量检验所"]
[134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.46/55.34kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1810×2780mm；轴距：2100mm；轮距（前轮/后轮）：  1200、1270、1300、1370、1450、1550/1200～1585  ；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：2650 /2850kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；标准配重(前/后)： 144/360 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420171","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3011/SJ21FH3010","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0006K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.57/49.51kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1810×2620mm；轴距： 2050 mm；轮距（前轮/后轮）： 1200、1270、1370/1200～1585 ；最小离地间隙：415mm；最小使用质量： 2450 /2550kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 130/172 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420172","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3011/SJ21FH3010","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0007K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.64/41.35kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3670×1630×2400mm；轴距： 1860mm；轮距（前轮/后轮）： 850、960、1000、1060、1300/850、960、1000、1100、1300 ；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：1990/2150kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 130/60 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：52kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420173","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3013/SJ21FH3012","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0008K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.27/39.23kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3740×1550×2330mm；轴距： 1970 mm；轮距（前轮/后轮）：850、960、1000、1100、1200、1250/850、960、1000、1100、1200、1250；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：1990/2040kg；挡位数(前进/倒退)：8/8；标准配重(前/后)： 144/60 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：52kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420174","2026-04-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3013/SJ21FH3012","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0009K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","ME704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","功率：70马力，51.5kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：3650×1480×2255（宽轮距）3650×1330×2255（选装窄轮距）；轴距（mm）：1870；最小使用质量（kg）：1965，最小使用比质量：38.16。","T202100510236","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009021/NW202009020","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.83kg/kW","发动机标定功率：51.5kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1795×2600mm；轴距：2070mm；最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2875kg；最大配重（前/后）：120/360kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；最大牵引力：≥14kN；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；翻倾防护装置：驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","部20190460","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018FFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017FKKX036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.81kg/kW","发动机标定功率：51.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3620×1450×2350（安全架顶部）mm、3620×1450×2400（驾驶室顶）mm；轴距：1950mm；最小离地间隙及部位：310（前桥底部）mm；最小使用质量：2050kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：39.81kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340503","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH012、WJ2020EFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.51kg/kW","发动机标定功率：51.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3660×1600×2670（安全架顶部）mm、3660×1660×2660（驾驶室顶）mm；轴距：2100mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引架底部）mm；最小使用质量：2550kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：49.51kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340502","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH010、WJ2020EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","马力：70马力，驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率：52kW；发动机标定转速：2400r/min；最小使用质量：2280kg；最小使用比质量：43.8kg/kW","T202165650002","2026-03-15","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO.WJ2020EFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第01809100102号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97/42.14kg/kW","发动机型号：YN4EZ070-32CR，发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司，排放阶段：国三；发动机功率：51.5kW;马力：70马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2110kg（安全架）、2170kg（驾驶室）；最小使用比质量：40.97（安全架）kg/kW、42.14（驾驶室）kg/kW","T202100430638","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:WJ2020EFH017/ No:WJ2020EFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240128","潍坊市产品质量检验所"]
[144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97/42.72kg/kW","发动机型号：YN4EZ070-32CR，发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司，排放阶段：国三；发动机功率：51.5kW，驱动方式：四轮驱动；马力：70马力，最小使用质量：2110kg（安全架）、2200kg（驾驶室）；最小使用比质量：40.97（安全架）kg/kW、42.72（驾驶室）kg/kW","T202100430637","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:WJ2020EFH017 / No:WJ2020EFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240129","潍坊市产品质量检验所"]
[145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","整机型号：704-E     马力数：70     外形尺寸：（长*宽*高）3645*1480*2180（安全架）/3645*1480*2480（驾驶室），4轮驱动 常用轮距mm（前轮/后轮）：1100/1150 轴距mm：1960 最小使用质量kg：2110(安全架)2230（驾驶室）    最小使用比质量kg/kw：41(安全架)43.3（驾驶室）发动机型号：YN4EZ070-32CR 发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司 发动机功率：51.5KW 发动机转速：2300r/min 排放阶段：国三","T202000340509","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","   WJ2020FFH005        WJ2020FFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.1kg/kW","机型：704-N 马力数值：70 马力 驱动方式：4轮驱动 整机外形mm（长*宽*高）：3780*1615*2360（安全架）/3780*1615*2860（驾驶室） 常用轮距mm:1100/1150 轴距mm：1960最小使用质量kg： 2580(安全架)2640（驾驶室）最小使比用质量kg/kw： 50.1(安全架)51.3（驾驶室）发动机型号：YN4EZ070-32CR 发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司 发动机功率：51.5KW 发动机转速：2300r/min 排放阶段：国三","T202000340497","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","   WJ2020FFH004        WJ2020FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.15kg/kW","驱动型式：四驱；发动机功率：52KW(70马力)；\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1630×2455mm(安全架顶部)，最小使用质量：2140kg；最小使用比质量：41.15kg/kw；选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3500×1570×2550mm（驾驶室顶部）；选装驾驶室最小使用质量：2170kg；选装驾驶室最小使用比重量：41.73kg/kw；轴距：1890mm；最小离地间隙及部位：350mm（前桥底部）；挡位数(前进/倒退)：8/2；","T202142420037","2026-02-07","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0211/FH21GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200659","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR704-S","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.92kg/kW","驱动方式：四驱，功率：52KW，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3875×1610×2450mm(安全架顶端)；轴距:1985mm；最小使用质量:2180kg；最小使用比质量:41.92kg/kW\t；常用轮距(前轮/后轮):1300/1310mm；\n轮距(前轮/后轮):1000、1100、1200、1300/1100、1200、1300、1400mm；\n 最小离地间隙及部位:\t380\tmm(后桥底部)；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1143.5mm\t；\n变速箱齿轮副轴孔中心距:101mm；\t\n标准配重(前/后):\t91/52kg；","T202100320045","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0441/FH20GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240101","潍坊市产品质量检验所 "]
[149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR704-W","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.11kg/kW","驱动型式：四驱；功率：52KW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3660×1610×2460mm(安全架顶端)；最小使用质量：2190kg；最小使用比质量：42.11kg/kw；选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3680×1680×2700mm(驾驶室顶端)；选装驾驶室最小使用质量：2220kg；选装配置最小使用比重量：42.69kg/kw；\n轴距：1980mm；常用轮距(前轮/后轮) ：1200/1200mm；\n轮距(前轮/后轮)或轨距：1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300mm；最小离地间隙及部位：400mm（后牵引座底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1163.5mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；标准配重(前/后)：90/120kg；挡位数(前进/倒退)：8/2。","T202142420036","2026-02-07","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0211/FH21GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200658","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.94kg/kW","驱动方式：四轮驱动，整机外廓尺寸（长*宽*高）mm：安全架；3970*1600*2550，驾驶室：3970*1600*2570，轴距mm：1940，轮距（前轮/后轮）mm1250、1350/1310、1410，最小使用质量kg：安全架：2160，驾驶室：2290，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2*（1+1），转向系型式：全液压，主变速位置和主变速换挡方式：在第二变速箱中，机械有级档，副变速换挡方式：机械有级档，轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28，液压输出组数：1组，翻倾防护装置：安全架或简易驾驶室。","T202000220361","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH017/WJ2020CFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240050","潍坊市产品质量检验所"]
[151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东乐地农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25/39.32kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3485×1500×2265（安全架顶）/3505×1555×2530（简易驾驶顶部）；轴距或履带接地长:1850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1040/1155mm；最小使用质量:1970kg（安全架顶）/2025kg（简易驾驶室顶部）；最小使用质量比：38.25kg/kW（安全架顶）/39.32kg/kW（简易驾驶室顶部）；标准配重（前/后）：55/120kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/8；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：2×（1+1）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202000431288","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202004059","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.8kg/kW","（备注：LC704-N和LC804-N为LC904-N涵盖型号，变更报告由系统根据证书编号自动抓取，无法删除LC904-N、LC804-N变更报告）。四轮驱动；外廓尺寸：3900×1620×2820 mm；轴距2050mm；常用轮距（前轮/后轮）：1270/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量：2205kg；标准配重（前/后）：144 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/11-32","T202000220967","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240088","潍坊市产品质量检验所"]
[153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC704-T","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40kg/kW","（备注：系统抓取的最小使用比质量为自主变更前的数38.8Kg/KW，自主变更后最小使用比质量为40Kg/KW，最小使用质量变更前为2000kg；变更后为2060kg，变化范围3%；变更部位：左半轴套管、右半轴套管；变更原因：因产品调整升级，对易损坏部件增加强度，更换强度更高的半轴套管，造成最小使用质量改变)。四轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2615mm；轴距1950mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：2000kg；标准配重（前/后）：64 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","T202000220965","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","标定功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3880x1750x2670mm（安全架）3880x1750x2550（驾驶室）；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2100kg（安全架）2270kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：80/170kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速挡位数：4 副变速档位数：2x（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T201900220523","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH006(安全架)           WJ2019GFH007(驾驶室)","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240001","潍坊市产品质量检验所"]
[155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东铃沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.76/44.2kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3750×1600×2520 （安全架顶）\n3750×1870×2790（驾驶室架顶）\n轴距(mm)：2005\n轮距(mm)：1200、1300/1200、1300、1400\n最小离地间隙(mm)：400前桥底部\n最小使用质量(kg)：安全架2120、驾驶室2300 \n最小使用比质量:安全架40.76、驾驶室44.2\n轮胎型号：8.3-24/11-32\n排放阶段：国3\"","T202100430196","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH023、WJ2020HFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240168","潍坊市产品质量检验所"]
[156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东铃沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.15kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3620×1550×2500 （安全架顶）\n轴距(mm)：1980\n轮距(mm)：1000、1100、1200、1300/960-1300\n最小离地间隙(mm)：355（前桥底部）\n最小使用质量(kg)：1965\n最小使用比质量:38.15\n轮胎型号：7.5-16/11.2-28\n排放阶段：国3\"","T202100430195","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240167","潍坊市产品质量检验所"]
[157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LA704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 3503×1404×2100（安全架顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：52kW(70马力); 发动机型号及制造商： 4D32ZT33/704, 浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：1880; 最小使用质量(kg)：1980; 标准配重(前/后(kg)：100/65; 档位数： 8/8; 是否有驾驶室或安全架： 安全框架","鄂2020211","2025-11-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ149","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200615","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DA704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.71kg/kW","70马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YN4EZ070-32CR;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:51.5kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量：39.71 kg/kW  k值 29.21 kg/ps 最小使用质量2045kg","T202000341172","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ153","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.81kg/kW","70马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YN4EZ070-32CR;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:51.5kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，安全架最小使用比质量：39.81 kg/kW  k值 29.29 kg/ps最小使用比质量2050kg\n驾驶室最小使用比质量：41.75 kg/kW  k值 30.71 kg/ps最小使用比质量2150kg","T202000341173","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：HB2020FHZ152 驾驶室：HB2020FHZ151","安全架：湖北三智农业机械检测有限公司 驾驶室：湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78/41.75kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:51.5kw；发动机型号:YN4EZ070-32CR；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):1980；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3755×1603×2510；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3755×1603×2595；安全架配置最小使用质量:2100kg；驾驶室配置最小使用质量:2150kg.","T202142420185","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3056    /   SJ21FH3054","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0003K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","外廓尺寸及部位：3640×1550×2350（防翻架顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：51.5kW(70马力），轴距：1870mm，常用轮距：1160/1280mm,轮距：1160、1260/1160-1450mm,最小使用质量：1980kg，最小使用比质量：38.45kg/kW，","T202100510230","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","N704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.57kg/kW","外廓尺寸及部位：3770×1740×2650（驾驶室顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：51.5kW(70马力），轴距：1965mm，常用轮距：1300/1340mm，最小使用质量2450kg，最小使用比质量：47.57kg/kW，","T202100510231","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003058","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)2240045","潍坊市产品质量检验所"]
[163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","N704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","外廓尺寸及部位：3670×1680×2360（防翻架顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：51.5kW(70马力），轴距：1965mm，常用轮距：1300/1340mm,最小使用质量2250kg，最小使用比质量：43.69kg/kW，","T202100510231","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)2240045","潍坊市产品质量检验所"]
[164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.65kg/kW","外廓尺寸：3890×1790×2665mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：51.5kW(70马力），轴距：2000mm，轮距：1320/1350-1550（出厂值：1320/1450）mm，最小使用质量2660kg，最小使用比质量：51.65kg/kW，","苏农机（2018）第（0023）号","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201703016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","M704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","功率：70马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700x1600x2500（安全架顶部）/3900x1600x2750（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1950；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1360；；最小使用质量：1970kg（安全架） /2160kg（驾驶室）；最小使用质量比：38.3kw（安全架）/41.94kw（驾驶室）；","T202142420200","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3022(安全架）/ SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0013K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","MS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.72kg/kW","功率：70马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3900x1600x2480（安全架顶部）/3900x1600x2650（驾驶室）；轴距或履带接地长：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300；；最小使用质量：2200kg(安全架）/2280kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：42.72  （安全架）/ 44.27  （驾驶室）；","T202142420199","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3022(安全架）/ SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0012K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.92/47.12/47.5kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：3600×1680×2600（安全架顶部）/四柱驾驶室：3655×1700×2685（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：3650×1700×2710（驾驶室顶部）,轴距1970mm,最小使用质量：2180kg（安全架）/2450kg（四柱驾驶室）/2470kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：70/260（kg）安全架 70/260（kg）四柱驾驶室 70/260六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020039","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ065/HB2019FHZ062/HB2019FHZ061","湖北三智农业机械检测有限公司 ","HBNJ201909076","湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.69kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3490×1640×2590（安全架顶部）,轴距1855mm,最小使用质量：2012kg,标准配重（前/后）：52/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020036","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ065"," 湖北三智农业机械检测有限公司 ","HBNJ201909077"," 湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.23kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3610×1390×2445（安全架顶部）,轴距1915mm,最小使用质量：2040kg,标准配重（前/后）：60/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020037","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ060"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909078"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-2E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3610×1390×2445（安全架顶部）,轴距1915mm,最小使用质量：2110kg（安全架）,标准配重（前/后）：60/60（kg）安全架 ,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4EZ070-32CR,标定功率：51.5kW，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420061","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ231"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909078"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.04kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3215×1390×1935（安全架顶部）,轴距1760mm,最小使用质量：2030kg,标准配重（前/后）：30/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/704,标定功率：52kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020038","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ060"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909079"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3490×1640×2590（安全架顶部）,轴距1855mm,最小使用质量：1975kg（安全架）,标准配重（前/后）：52/56（kg）安全架 ,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E075-32CR4,标定功率：51.5kW，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420060","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ230"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909077"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.64kg/kW","四轮驱动，云内YN4EZ070-32CR发动机，功率70马力（51.5KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸3700*1620*2400mm（安全架）、3700*1620*2580mm（驾驶室顶），轴距2050mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2250kg（驾驶室）、2100kg（安全架）","T202100430187","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH03G   WJ2020GFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","功率：52kW；驱动方式：四轮驱动； 变更柴油机厂家及型号、增加前托架厚度增重15kg 原报告整机最小使用重量1970kg 现报告整机最小使用重量1985kg 报告重量差值15kg","鄂2020064","2025-05-13","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","    HB2020FHZ108         HB2020FHZ109\t\t\t","湖北三智农业机械检测有限公司","WJ2018DKKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RC704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；","鄂2020222","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," HB2020FHZ109        HB2020FHZ108\t\t\t","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200591","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.14kg/kW","功率：51.5kw  驱动方式：四轮驱动  最小使用比质量：52.14","部20171016","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307056\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501027","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21kg/kW","功率：51.5kw  驱动方式：四轮驱动  最小使用比质量：46.21","部20171016","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307053\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501027","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.46kg/kW","标定功率：51.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：4050×1750×2600；轴距：2080mm；最小使用质量：2650kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；起动方式：电起动","部20171605","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706040","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","标定功率：51.5kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2700;轴距：2080mm,最小使用质量:2470kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0;起动方式:电起动","部20171605","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4050x1795x2630mm；轴距或履带接地长：2010mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1450/1408mm；整机最小离地间隙：310mm；最小使用质量：2740kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：53.2kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","2019TJ557","2024-12-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018IFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505041-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.54kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4300x1800x2700mm；轴距或履带接地长：2010mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1390/1400mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2500kg；整机标准配重(前/后)：144/160kg ；整机最小使用比质量：48.54kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20180944","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201710027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505041-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3850x1520x2350mm；轴距或履带接地长：1850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1100/1230mm；整机最小离地间隙：280mm；最小使用质量：2150kg；整机标准配重(前/后)：144/56kg ；整机最小使用比质量：41.75kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+4；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2019411","2024-11-15","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ011"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909031"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.27kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：平地板:3670x1620x2410mm/驾驶室：3670x1620x2650mm；轴距或履带接地长：1860mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1260/1300mm；整机最小离地间隙：385mm；最小使用质量：2042/2100kg；整机标准配重(前/后)：72/56kg ；整机最小使用比质量：39.27kg/40.38kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2019410","2024-11-15","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ011/HB2020FHZ204"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909030"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4150×1790×2755（安全架顶部）/2700（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：51.5KW；发动机型号及制造商：YN4EZ070-32CR，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2100；最小使用质量（kg）：2575（安全架）/2800（驾驶室）；标准配重（前/后）（kg）：144/360；挡位数：12/12；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架","T202142420169","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3029、SJ21FH3030","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0024K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.17kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3700×1650×2400（安全框架），3700×1650×2710（驾驶室），轴距mm：2000，常用轮距mm：1250/1300，轮距mm：1200、1250、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：410，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92，最小使用质量kg：2120（安全框架），2300（驾驶室），标准配重kg：45/48，最小使用比质量：41.17kg/kW（安全框架），44.66/kW（驾驶室），档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度：33.22km/h，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装驾驶室），翻倾防护装置型号：ST904.108.01（安全架）/ST1004.205.01（驾驶室），翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4EZ070-32CR,发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：自吸，气缸数：4，标定功率：51.5kW，额定净功率：51.5kW，转数：2300r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YLQ400C1，排气管消音腔尺寸mm：Φ110×420，排气管消音腔质量kg：4.25，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压油泵型号：BTB316，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","鄂2020229","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ120(安全框架）；HB2020FHZ119(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191024","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.33kg/kW","新柴4D32ZT70国Ⅲ、风云Ⅲ机罩、侧置变速、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重。","部20190310","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606051","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2018JKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.21kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：70马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3785×1530×2390（安全架顶）；轴距：1890mm；最小使用质量：1968kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/720 r/min。","T202000430289","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011003，NW202104022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLM704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：70马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3760×1410×2460（安全架顶），3720×1625×2405（安全架顶），3765×1750×2705（驾驶室顶部）；轴距：2040mm；最小使用质量kg：2105，2160（选装加长半轴套管），2350（选装简易驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100320470","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH019，NW202010043，NW202103060","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2021WJ01003","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：70马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3610×1420×2480（安全架顶部），3595×1535×2365（安全架顶部），3655×1770×2660（驾驶室顶部）；轴距：1930mm；最小使用质量kg：2005，2035（选装加长半轴套管），2148（选装简易驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100320469","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH019，NW202010043，NW202103060","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2021WJ01006","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.65kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2010kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.65，外廓尺寸(长×宽×高)：3630*1515*2370/3630*1275*2450；轴距或履带接地长：1880； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200；(选装960/960）；标准配重(前/后)：144/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1*2/0；（选装：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；（选装：（7.50-16、7.00-16、6.50-16、6.00-16）/（13.6-24、11.2-28、12.4-24、11.2-24、9.5-32、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202000370576","2025-09-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004023/NW202004022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2019）2240042","潍坊市产品质量检验所"]
[191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.36kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2130kg，最小使用比质量(kg/kw)：41.36，外廓尺寸(长×宽×高)：3790*1330*2400；轴距或履带接地长：1970； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050；标准配重(前/后)：96/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0;(选装：16/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2*(1+1)/0；（选装：4*(2+1)*2/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；选装：（6.50-16、6.00-16、7.00-12、6.00-12）/（12.4-24、11.2-24、9.5-24、9.5-28、11.2-20、13.6-16、13.8/70-20））；排放阶段：国三","T202100370170","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.50kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（安全架/驾驶室）：2470kg/2710kg，最小使用比质量（安全架/驾驶室）kg/kw：47.50/52.12，外廓尺寸(长×宽×高)：3850*1820*2660；轴距或履带接地长：2010；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1400；标准配重(前/后)：120/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/0；（选装一：8/8/0；选装二：12/12/0）主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)/0；（选装一：4*2*（1+1）/0；选装二：4*3*(1+1)/0）发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；（选装：（9.5-20、8.3-24、8.3-20、7.50-16）/（14.9-28、11-32、12.4-28、9.5-32、11.2-28）） ；排放阶段：国三","T202000370263","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001040/NW202001038/FH20GW0421","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ754-C","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.59kg/kW","发动机标定功率：75马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2130kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.59，外廓尺寸(长×宽×高)：3750*1365*2450/3750*1515*2400；轴距或履带接地长：1970；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050；（选装：1200/1200）；标准配重(前/后)：144/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；（选装：16/8/0）；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2*(1+1)/0；（选装：4*（2+1）*2/0）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；（选装：（7.50-16、6.50-16、6.00-16、7.00-12、6.00-12）/（11.2-28、12.4-24、11.2-24、9.5-32、9.5-24、9.5-28、11.2-20、13.6-16、13.8/70-20）)；排放阶段：国三","T202000371245","2025-12-30","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050/NW202009049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ754-D","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.41kg/kW","发动机标定功率：75马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2120kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.41，外廓尺寸(长×宽×高)：3550*1400*2380；轴距或履带接地长：1790；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1050；标准配重(前/后)：144/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/0；；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；（选装：（6.00-16、7.00-12、6.00-12）/（9.5-24、9.5-28、11.2-20、13.6-16、13.8/70-20、9.5-20）)；排放阶段：国三","T202000371243","2025-12-30","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240100","潍坊市产品质量检验所"]
[195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3/46.4kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3740mm×1600mm×2475 mm（安全架）：3740mm×1600mm×2690 mm（驾驶室），轴距：1970mm，轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300 ，最小使用质量：2305kg（安全架）2415kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：52kW，发动机型号：4D32ZT33/704。排放阶段：第三阶段","T202100430634","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH018 、WJ2020HFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240114","潍坊市产品质量检验所"]
[196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3/38.6/39.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3650mm×1430mm×2360mm、3650mm×1520mm×2380mm（安全架）：3630 mm×1530mm×2410mm（驾驶室），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1150、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1970kg/1990kg（安全架）2020kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：YN4EZ070-32CR。排放阶段：第三阶段","T202100430183","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH018、WJ2020HFH026、WJ2020JFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240111","潍坊市产品质量检验所"]
[197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.2/40.7kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3650mm×1520mm×2380mm（安全架）： 3630mm×1530mm×2410mm（驾驶室），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1150、1160、1200、1300/960～1300，最小使用质量：2020kg（安全架）2095kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：YN4EZ070-32CR。排放阶段：第三阶段","T202100430643","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH021 、WJ2021AFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240111","潍坊市产品质量检验所"]
[198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-K","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3310mm×1340mm×1990mm，轴距：1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1965kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：4TG70K。排放阶段：第三阶段","T202100430184","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240112","潍坊市产品质量检验所"]
[199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1/38.8/39kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3690 mm×1560mm×2430mm、3690mm×1570mm×2360mm（安全架）：3690 mm×1560mm×2610mm（驾驶室），轴距：1860mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1980kg/2020kg（安全架）2027kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：52kW，发动机型号：4D32ZT33/704。排放阶段：第三阶段","T202100430185","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH027、WJ2020HFH026、WJ2020IFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240113","潍坊市产品质量检验所"]
[200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.43kg/kW","功率：70马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3880×1800×2700mm（驾驶室顶）、3880×1800×2600mm（安全架顶）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2800（驾驶室）、2700（安全架）；翻倾防护装置型式：简易驾驶室或安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900220493","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712019；NW201803042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308059-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.4kg/kW","功率：70马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3635×1500×2500mm（安全架顶部）、3635×1500×2570mm（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：2130kg（安全架）、2230kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230424","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104；NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.74kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3500×1500×2280mm;轴距或履带接地长:1820mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:350mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:2150kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：41.74kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:23.37km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:16.0-16.5MPa;动力输出轴花键数目:8;动力输","T202100320035","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.84kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3500×1660×2610mm;轴距或履带接地长:1860mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:360mm(后牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:2155kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：41.84kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:16.0-16.5MPa;动力输出轴花键数目:8;动力输出","T202100320035","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.57/48.93kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1760×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2450kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：47.57kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.01km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出","T202100320036","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH029/WJ2020GFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","整机型式 ：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高MM)： 4030×1700×2600 ；轴距或履带接地(MM)：2040；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（MM)：1300/1376；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量（KG）：2470；标准配重(前/后)（KG）：144/180；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速*副变速/其他：4*3/1+1；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：YJ50.46、型式：两柱式安全架、生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号：4D32ZT31/704；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机标定功率 :51.5 kW；前照灯：型号：FT400/554、生产厂：江苏林华车辆部件有限公司；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：三片油浴盘式制动器；驻车制动系型式：机械式手制动；前驱动桥型式：√旱地型 √水田型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：单片、干式；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；工作装置悬挂装置型式：后置三点悬挂 ；工作装置悬挂装置类别 ： 2类 ；工作装置动力输出轴转速 :540/760 r/min；工作装置框架上最大提升力:≥12.4 kN；K值：35.28；最小使用比质量kg/kW：47.96。","部20171591","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201110066-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","整机型号、名称：YJ704-D、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3420×1400×2320（防翻架顶端）；最小使用质量kg：1965；标准配重(前/后)kg：60/28；最小使用比质量kg/kW：38.16；K值：28.07；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：26.6；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ204A.46；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号：4TG70K；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：华源莱动内燃机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：51.5；发动机额定净功率kW：51.5；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-14/13.6-16；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2N类；工作装置液压油泵型号：CBN-E316；液压输出组数：1组；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-12/9.5-16；6.00-12/9.5-20；5.00-12/9.5-20；6.00-12/11.2-16；选装液压输出组数：2组；选装动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202000321091","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01213","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ704-EA","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","整机型号、名称：YJ704-EA、轮式拖拉机;整机型式：轮式;整机机架型式：无架;整机驱动型式：四驱;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3650×1300×2400（防翻架顶端）;最小使用质量kg：1965;最小使用比质量kg/kW：38.16;挡位数（前进/倒退）：8/2;主变速挡位数：4+1;副变速挡位数：2;翻倾防护装置型号：YJ204A.46;翻倾防护装置型式：安全框架;翻倾防护装置生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司;发动机型号：4B5-70U32;发动机结构型式：直列、四冲程;发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司;排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压;发动机气缸数：4;发动机标定功率kW：51.5;发动机额定净功率kW：51.5;发动机标定转速r/min：2400;主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡;轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28;轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2;液压输出组数：1组;动力输出轴标准转速r/min：540/760;选装配置选装翻倾防护装置型号：YJ204.46;选装翻倾防护装置型式：安全框架;选装翻倾防护装置生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司;选装翻倾防护装置外廓尺寸(长×宽×高)mm：3650×1550×2400（防翻架顶端）;常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1200（选装加长半轴套管）;轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1152、1200、1300/1152～1400（选装加长半轴套管）;选装配置最小使用质量kg：1980（选装加长半轴套管）;最小使用比质量kg/kW：38.45;选装挡位数（前进/倒退）：8/8;选装主变速挡位数：4;选装副变速挡位数：2×（1+1）;选装液压输出组数：2组;选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；7.50-16/9.5-28；7.50-16/11.2-28；7.00-12/11.2-20；8.3-20/9.5-32；7.5-16/11.2-24。","T202000320453","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH013；选装WJ2020DFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.4/53.9kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4065×1835×2770（安全架）4065×1835×2650（驾驶室）；最小使用质量:2675（安全框架）、2805（驾驶室）；配套动力（kW）:52；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600； 最小离地间隙（mm）:370（前桥底部）； 标准配重（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；变速箱型式:4x3×（1+1）；轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/14.9-28。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220143","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH025/WJ2019HFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.5kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3955×1600×2165（安全框架）；最小使用质量: 2085；配套动力（kW）:51.5；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1950；轮距（前轮/后轮）（mm）1100、1330/1200-1250；最小离地间隙（mm）:280（前桥底部）；标准配重（kg）:160/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:207/80-15/13.8-20。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F320","T202000220979","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ138","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.6kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3950×1640×2580（安全框架）；最小使用质量: 2109；配套动力（kW）:52；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1950；轮距（前轮/后轮）（mm）1290、1490/1160、1300、1380；最小离地间隙（mm）:390（前桥底部螺栓）；标准配重（kg）:96/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F320","T202000220980","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ138","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1/40kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3765×1550×2350（安全架）；3765×1550×2450（驾驶室）；最小使用质量: 1980（安全架）2080（驾驶室）；配套动力（kW）:52 ；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1860 ；轮距（前轮/后轮（mm）: 1200、1440/1200-1250；最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部） ； 标准配重（kg）: 96/80 ； 档位数（前进/倒退/爬行）:  8/2/0 ；变速箱型式: （4+1） x2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220146","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," WJ2019HFH023/WJ2020FFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240022","潍坊市产品质量检验所"]
[212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3770×1690×2420（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1290/1310；轮距(前轮/后轮)调整方式：1290/1284-1400；最小使用质量kg：2250","T202165650027","2026-03-15","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005009","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","整机型式:4×4四轮驱动;整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3550×1520×2300（安全框架顶）；轴距或履带接地长mm：1900；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1215/1170；轮距(前轮/后轮)调整方式：1215/1110-1400；最小离地间隙mm；290（前桥底端）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5；最小使用质量kg：2100；标准配重(前/后)kg：48/56；最小使用比质量kg:40.38;发动机与主离合器联接方式:直联;转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；","T202165650026","2026-03-15","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005010","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.23kg/kW","标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：42.23","T202000231043","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2020FFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：（2019）2240105","潍坊市产品质量检验所"]
[215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.1kg/kW","标定功率：51.5kw，驱动方式：四轮驱动。最小使用比质量：40.10。","T202000231031","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2020FFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：（2019）2240103","潍坊市产品质量检验所"]
[216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.04kg/kW","外型尺寸（mm）：3870×2010×2600；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:51.5（国三）；\n轴距（mm）:2063；\n最小使用质量（kg）:2680\n轮距(前轮/后轮)mm：1300、1420/1320、1420\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调\n配重(前/后)kg:145/224\n挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/0\n动力输出轴功率kW:44\n最大牵引力kN≥18.5\n主变速箱换档方式:啮合套换档\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20、8.3-24、8.3-24（水田）/13.6-28、14.9-30、11-32（水田）","部20171124","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608033","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610058","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.74kg/kW","外型尺寸（mm）：3870×1700×2600；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:51.5（国三）；\n轴距（mm）:2063；\n最小使用质量（kg）:2510;\n轮距(前轮/后轮)mm：1300、1420/1320、1420;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调;\n配重(前/后)kg:145/224;\n挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/0;\n动力输出轴功率kW:44;\n最大牵引力kN≥18.5;\n主变速箱换档方式:啮合套换档;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20、8.3-24、8.3-24（水田）/13.6-28、14.9-30、11-32（水田）","部20171124","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608030","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610058","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","上海向明农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.6kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3943×1930×2394mm；驱动型式:四轮驱动；轴距：2142.5mm;最小使用质量：2500kg;档位数（前进/倒退）：前进8档/倒退2档；发动机标定转速：2400；动力输出轴功率（kw）：43.78；发动机标定功率：51.5kW;框架上最大提升力（kN）：14.1、排放阶段：国三","部20170947","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","W201608098","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","201701034","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3600×1680×2380（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：52，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z,轴距（mm）：1840，最小使用质量（kg）：1980，配重（kg）(前/后)：88/90，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3600×1680×2380（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2040，标准配重（kg）(前/后)：88/90；","T202100370150","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002((安全架)NW202010004(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-DK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3700×1660×2400（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：52，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：2140，配重（kg）(前/后)：96/264，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3700×1660×2450（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2210，标准配重（kg）(前/后)：96/90；","T202100370152","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002(安全架)NW202010004(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-EK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT704-8","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.87kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3200×1550×2180（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：51.5，发动机商标或品牌：锡柴，发动机型号：4DW93-70GAG3U,轴距（mm）：1730，最小使用质量（kg）：2105，配重（kg）(前/后)：8/230，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100320050","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200112-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.4kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3800×1620×2700（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：52，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/704；选装发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z;轴距（mm）：2000，最小使用质量（kg）：2360，配重（kg）(前/后)：75/280，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280，选装简易驾驶室（二）:\n结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1780×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280，","T202000320181","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001025（安全架）NW201912011（驾驶室）NW202005030（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190417","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.83kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3700×1400×2220，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：51.5，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/703，轴距（mm）：2050，最小使用质量（kg）：2000，配重（kg）(前/后)：32/48，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1），机架型式： 无架式","部20171953","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608216","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201503039-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-704N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.38kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3780×1640×2615，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：52，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/704，轴距（mm）：2000，最小使用质量（kg）：2360，配重（kg）(前/后)：,75/165，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，变速箱型式：（4+1）×2组成式，机架型式：无架式；选装简易驾驶室（长*宽*高mm）：3800×1620×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重(前/后):75/165","苏农机（2019）第（0055）号","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201912011(驾驶室)NW202001025(安全架)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201801249","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山754-B","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.54kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3910×1740×2600(驾驶室，驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：55.2，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT31/754，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2790，配重（kg）(前/后)：200/420，档位数（前进/倒退）：12/12，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T201900430942","2024-12-30","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005030","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503040","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3850×1690×2500(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250/1300；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250、1350、1450/1300、1400、1500；最小离地间隙及部位mm：430（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：93；最小使用质量kg：2410；标准配重(前/后)kg：60/60；最小使用比质量kg/kW：46.8；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：32.3；发动机与主离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.46N.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；空气滤清器型号：YKQ1830U；空气滤清器型式 ：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第2箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-E320；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.45.001；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3850×1690×2700(空滤器顶)；选装最小使用质量kg：2460；选装最小使用比质量kg/kW：47.8；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，8.3-24/11-32。","T202132320153","2026-06-06","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH009/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240175","潍坊市产品质量检验所"]
[227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.7kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4090×1790×2650(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250/1400；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250、1350、1450/1200-1500；最小离地间隙及部位mm：360（牵引板底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92；最小使用质量kg：2715；标准配重(前/后) kg：144/180；最小使用比质量kg/kW：52.7；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×3；最高设计理论速度km/h：33.59；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；空气滤清器型号：YKQ2027U5；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-20/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-E320；动力输出轴标准转速 r/min：540/760；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.45.001；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4090×1790×2650(驾驶室顶)；选装最小使用质量kg：2815；选装最小使用比质量kg/kW：54.7；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，8.3-24/11-32。","T202132320154","2026-06-06","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH31G/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0011号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3510×1540×2240安全框架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1970；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.2；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28；","T202000430312","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH022和WJ2020DFH016"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240055","潍坊市产品质量检验所"]
[229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.31kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3770×1710×2745（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2200；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：42.31；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：52；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：NB1004.46.01；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2525（防翻架顶部）；15.选装最小使用质量kg：2200；16.选装最小使用比质量kg/kW：42.31；","T202000320188","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH018和WJ2020DFH024"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3770×1710×2525（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2270；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：43.65；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：52；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB32K1004.45.02；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2745（驾驶室顶部）；15.选装最小使用质量kg：2280；16.选装最小使用比质量kg/kW：43.85；","T202100320079","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH012和WJ2021AFH011"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.81kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3550×1390×2340（安全架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1895；5.最小使用质量kg:2050；6.标准配重（前/后）kg：48/80；7.最小使用比质量Kg/kw：39.81；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；","T202000320431","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019HFH018"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240035","潍坊市产品质量检验所"]
[232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3770×1710×2525（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1900；5.最小使用质量kg:2100；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：40.38；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：52；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：W1004.45.02；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2745（驾驶室顶部）；15.选装最小使用质量kg：2110；16.选装最小使用比质量kg/kW：40.58；","T202000321064","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019LFH002和WJ2019LFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240078","潍坊市产品质量检验所"]
[233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2EF","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5KW","T202100430211","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180502-A","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5","T202000431300","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202010027、NW202010024、NW202010023"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20181021-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2H1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5KW","T202100430210","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW20210108 NW202101013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20181021-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:67.96kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5","部20171791","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201109024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.95kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw","部20171790","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2010-293-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-BA","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.43kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw","部20171790","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2010-293-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.3kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3800×1618×2220mm（安全架顶）；轴距：2030mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前144kg/后360kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.6-24；最小使用质量：2434kg；。","T201900320722","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201303041-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.40kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1550-2015）×2610mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30选装：前轮8.3-24水田轮/后轮：11-32水田轮；最小使用质量：2750kg。","部20170352","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201401006","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201303041-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃704B-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.49kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1800×2610mm；轴距：2000mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后60kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.30-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2600kg。","部20180268","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201303041-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2/39.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3560mm×1520mm×2400mm（安全架）3560mm×1520mm×2640mm（驾驶室）：，轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1970kg（安全架）2020kg（驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：YN4EZ070-32CR。排放阶段：第三阶段","T202000430299","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH019、NW201911038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","704-K","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3310mm×1340mm×1990mm：，轴距：1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1965kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：4TG70K。排放阶段：第三阶段","T202000430285","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019FH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1/39.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3620mm×1550mm×2400mm（安全架）3620mm×1550mm×2620mm（驾驶室），轴距：1860mm，轮距（前轮/后轮）： 1100、1200/1000～1300，最小使用质量：1980kg（安全架）2040kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：52kW，发动机型号：4D32ZT33/704。排放阶段：第三阶段","T202000430295","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH018、NW201911038","山东省农业机械科学研究产品质量检测中心","（2019）2240017","潍坊市产品质量检验所"]
[245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6/49.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：4000×1670×2560，驾驶室：4000×1670×2600轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2450，驾驶室：2550，标准配重（前/后）kg：108/60，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202000220371","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020FFH038   安全架：WJ2020FFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.07/40.4kg/kW","驱动方式：四轮驱动,结构尺寸（长×宽×高mm）:驾驶室：3500×1620×2600，安全架：3500×1620×2350  轴距或履带接地长（mm）:1850, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:驾驶室：2100，安全架：1980，标准配重（前/后）kg：45/55，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202000220054","2025-03-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2019GFH002     驾驶室：WJ2019HFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-A1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.22/40.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3700×1620×2360，驾驶室：3700×1620×2580轴距或履带接地长（mm）:1970, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200，1300，最小使用质量（kg）:安全架：2020，驾驶室：2100，标准配重（前/后）kg：48/56，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防护装置翻倾：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202000220372","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020FFH038   安全架：WJ2020FFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-B1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/45.4kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3820×1620×2400，驾驶室：3820×1620×2580轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2250，驾驶室：2340，标准配重（前/后）kg：48/56，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202000220373","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020FFH038   安全架：WJ2020FFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-C1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1/45.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3820×1620×2400，驾驶室：3820×1620×2580轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2270，驾驶室：2360，标准配重（前/后）kg：48/56，档位数（前进/倒退）:8/8，主变速档位数/副变速档位数4/2×（1+1），发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202000220373","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020FFH038    安全架：WJ2020FFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.35/44.23kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:驾驶室：3880×1620×2640，安全架：3880×1620×2500 轴距或履带接地长（mm）:2040, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:驾驶室：2300，安全架：2150  标准配重（前/后）kg：48/60，档位数（前进/倒退）:8/8，主变速档位数/副变速档位数4/2×（1+1），发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/12.4-32","T202000220058","2025-03-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架;WJ2019GFH002         驾驶室： WJ2019HFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.17kg/kW","外廓尺寸：3700×1700×2430（2630驾驶室）；驱动型式：四轮驱动；功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：YN4EZ070-32CR；昆明云内动力股份有限公司：轴距：2000; 最小使用质量：2120; 配重：70/180; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202100320435","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH09G，WJ2021CFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240044 号","潍坊市产品质量检验所"]
[252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.72kg/kW","外廓尺寸：3700×1700×2700（防翻架3700×1700×2650）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：YN4P070-33CR,山东云内动力有限责任公司；轴距：1980; 最小使用质量：2350（防翻架：2200）; 配重：128/160; 档位数：8+2; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室选装安全架。","部20190520","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019FFH001/WJ2019FFH002 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第0120049号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊福康农业装备有限公司","轮式拖拉机","GF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.7kg/kW","发动机功率：51.5kw； 驱动方式：四轮驱动； 外廓尺寸（长x宽x高）：4040x1820x2805（mm）； 轴距或履带接地长：2030（mm）； 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心的水平距离：1160mm； 最小使用质量：2560kg； 标准配重（前/后）：144/180kg； 最小使用比质量：49.7kg/kw；发动机与主离合器连接方式：直联； 转向系型式：全液压； 传动系箱体数量：2； 主变速位置：第1箱体中； 变速箱（器）型式：机械平面组成式； 主变速换挡方式：机械有级档； 液压悬挂系统型式：分置式； 悬挂装置型式：后置三点悬挂；","T202000430306","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH020(驾驶室）/WJ2019JFH021(防翻架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240069","潍坊市产品质量检验所"]
[254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：1980，最小使用比质量：kg/kW:38.45,\n外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3520×1350×2240（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1000/1000","T202000430300","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019LFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240079","潍坊市产品质量检验所"]
[255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：1980，最小使用比质量：(kg/kW):38.1,\n外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3540×1530×2360（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1200","T202000430301","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019LFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240080","潍坊市产品质量检验所"]
[256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.54kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：2500；最小使用比质量(kg/kW):48.54,外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3910×1760×2420（防翻架顶部）;轴距(mm)：2050；常用轮距（前轮/后轮mm）：1450/1400,","T201900410916","2024-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201401086","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401080-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.4kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3600×1530×2320（驾驶室：3700×1520×2500）；轴距（mm）：1900；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1069；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：1995（驾驶室：2040）；标准配重(前/后)（kg）：48/62；最小使用比质量（kg/kW）：38.4（驾驶室：39.2）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SE704.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/720","T202142420189","2026-04-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3005/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200646","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.6kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3795×1550×2460（驾驶室：3795×1550×2580）；轴距（mm）：2050；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1164；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：1990（驾驶室：2050）；标准配重(前/后)（kg）：52/56；最小使用比质量（kg/kW）：38.6（驾驶室：39.8）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SN904.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/760","T202142420188","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3031/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200647","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SNT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.5kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3560×1480×2400（驾驶室：3660×1500×2580）；轴距（mm）：1935；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1052；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：1985（驾驶室：2055）；标准配重(前/后)（kg）：52/56；最小使用比质量（kg/kW）：38.5（驾驶室：39.9）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SN904.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/760","T202142420190","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3031/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200648","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：3750×1650×2540，轴距（mm）：2025,常用轮距（mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2278,标准配重（前/后）（kg）：84/180，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1+1），发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：800.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/760,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:92，最小使用比质量（kg/kW）:43.8","T201900320628","2024-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404023","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401113-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9/42.5/42.4kg/kW","\"功率：70马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3510×1650×2525（至安全架顶）\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3510×1650×2750（至六柱驾驶室顶）\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3680×1730×2750（至四柱驾驶室顶）\n轴距(mm)：1990\n轮距(mm)：1265/1300\n最小离地间隙(mm)：380\n最小使用质量(kg)：2130变更前安全架/；2210变更六柱驾驶室；2205变更四柱驾驶室\n最小使用比质量（kg/kW）:40.9安全架；42.5六柱驾驶室；42.4四柱驾驶室\n轮胎型号：8.3-24/11-32\n排放阶段：国3\"","部20171177","2021-12-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507021、NW201708027、WJ2019GFH015","山东省农业机械产品质量监督检验站、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、河南省拖拉机柴油机产品质","WJ2017BKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","外廓尺寸：3960×1720×2640；\n最小使用质量：2470kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：51.5kw（70马力）；\n排放标准：国三。","T201900320695","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201101009","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201403028","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.4kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)： 3650×1640×2450（安全架顶部）/2580（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率(KW)：51.5kW; 发动机型号及制造商：  YN4EZ070-32CR,昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段;轴距(mm)：1865; 最小使用质量(kg)： 1980（安全架）/2105（驾驶室）;标准配重(前/后)(kg)：40/80; 档位数： 8/2；是否有驾驶室或安全架： \n简易驾驶室/安全架。","T202000320457","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ103、HB2020FHZ102","湖北三智农业机械检测有限公司、湖北三智农业机械检测有限公司","(2020)2240083","潍坊市产品质量检验所"]
[264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","骏野704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.33/45.44kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：42.33（安全架）/45.44（驾驶室）","部20181291","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201802008、NW201705048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.33/44.85kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：42.33（安全架）/44.85(驾驶室）","T202100320471","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009014/NW202103003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏704B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.33/46.8kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：42.33（安全架）/46.8(驾驶室）","部20181300","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711032 (因技术扩展，新报告编号为NW201908061)、NW201802006（因技术扩展，新报告编号为NW201908063)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WJ2018EKKX007      ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金傲野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","傲野-704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","功率：51.5kw；驱动方式：四轮驱动；外廊尺寸：3680×1660×2400mm；轴距：1980mm；常用轮距：1300/1300mm；","部20190102","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架报告编号：NW201705103  驾驶室报告编号：WJ2019GFH014","防翻架检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心  驾驶室检测机构：河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第2136号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3700×1650×2530（驾驶室整机：3700×1650×2700），轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：410，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：2100（驾驶室：2300），标准配重kg：45/48，最小使用比质量：40.38kg/kW（驾驶室44.23），档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:34.66，翻倾防护装置：安全框架，安全框架型号：JF904.108.01，生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装驾驶室型号：JF1204.205.01/JF1203.205.01，生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司/潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：4D32ZT33/704，结构型式：直列、水冷、四冲程，生产厂：浙江新柴股份有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：52kW，额定功率：52kW，发动机转速：2400r/min，冷却方式：水冷，（选装发动机型号：SD4DW3Z，结构型式：直列、水冷、四冲程，生产厂：江苏四达动力机械集团有限公司，进气方式：增压，发动机气缸数：4，标定功率：52，额定净功率：52，转速：2400r/min，冷却方式：水冷），空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸mm：Φ110×595，消音腔质量kg：6.9，座椅型号：SMT-CS06-1，生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：8.3-24/11-32，轮胎数量：2/2，悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BN-E316，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430293","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH002（安全框架）；WJ2019HFH007（驾驶室）；WJ2020AFH013（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.04kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3650×1600×2350，轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：420，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：2030，标准配重kg：140/180，最小使用比质量：39.04kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:30.86，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，翻倾防护装置型号：JF904.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：4D32ZT33/704，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：52kW，发动机额定功率：52kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×596，消音腔质量kg：5.1，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压油泵型号：BN-E316，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430294","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240053","潍坊市产品质量检验所"]
[270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.21kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：4080×1700×2480(选装驾驶室整机外廓尺寸:4080×1700×2650，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1300、1400/1300、1400，最小离地间隙mm：370，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1150，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：100，最小使用质量kg：2455(选装驾驶室最小使用质量:2670)，标准配重kg：144/180，最小使用比质量kg/kW：47.21(选装驾驶室最小使用比质量:51.35)，档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3×（1＋1），最高设计理论速度km/h:32.73，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装简易驾驶室），翻倾防护装置型号：JF904.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装简易驾驶室型号：JF1204.301B，翻倾简易驾驶室生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，发动机型号：4D32ZT33/804，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：52kW，发动机额定功率：52kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×580，消音腔质量kg：5.8，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BN-E320，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202043430023","2025-04-09","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH011（安全框架）；WJ2019HFH007（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240051","潍坊市产品质量检验所"]
[271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3900×1600×2700(驾驶室）/3900×1600×2540（安全架），轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：400，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：最小使用质量kg：2120（安全框架）/2350（驾驶室），标准配重kg：45/48，最小使用比质量kg/kW：40.77（安全框架）45.19（驾驶室），档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1＋1），最高设计理论速度km/h:32.34，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，型号：JF1204.301B，生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，选装驾驶室型号：JF1204.205.01，生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装安全框架型号：JF904.108.01，生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：4D32ZT33/704，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：52kW，发动机额定功率：52kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×580，消音腔质量kg：5.8，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-001，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BTB316，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T201900430955","2024-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH007（驾驶室）；WJ2019HFH006（驾驶室）；WJ2019HFH002（安全框架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240052","潍坊市产品质量检验所"]
[272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-Y","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.16kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3700×1650×2450(选装驾驶室整机外廓尺寸:3700×1650×2700），轴距mm：2050，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：410，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：2120(选装驾驶室最小使用质量:2350)，标准配重kg：50/56，最小使用比质量kg/kW：41.16(选装驾驶室最小使用比质量:45.63)，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:33.22，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装简易驾驶室），翻倾防护装置型号：JF904.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装简易驾驶室型号：JF1204.301B，翻倾简易驾驶室生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，发动机型号：YN4EZ070-32CR，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，发动机进气方式：自然吸气，发动机气缸数：4，发动机标定功率：51.5kW，发动机额定功率：51.5kW，发动机转速：2300r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：YLQ400C1，空气滤清器型式：干式，排气管消音腔尺寸：Φ120×590，消音腔质量kg：5.4，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BTB316，液压输出组数：2，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000511338","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH13G（安全框架）；WJ2020GFH11G（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：1970kg （安全框架）2150kg（驾驶室）；最小使用比质量：38.2kg/kW（安全框架）41.7kg/kW（驾驶室）","T202000320450","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH010/WJ2020FFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.8kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2000kg （安全框架）2150kg（驾驶室）；最小使用比质量：38.8kg/kW（安全框架）41.7kg/kW（驾驶室）","T202000320461","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH16G/WJ2020GFH15G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2110kg；最小使用比质量：40.97kg/kW","T202100320464","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.74kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2150kg（安全框架）2300kg（驾驶室）；最小使用比质量：41.74kg/kW（安全框架）44.66kg/kW（驾驶室）","T202100320446","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH002/WJ2020KFH014 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01324","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2470kg （安全架）2720kg（驾驶室）；最小使用比质量：47.96kg/kW（安全架）52.82kg/kW（驾驶室）","部20171173","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704005；NW201704007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.96kg/kW","功率(KW):52;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:3660×1760×2760（驾驶室四柱）3660×1760×2430（放翻架）；最小使用质量（kg）:2260（驾驶室）2130（放翻架）；轴距（mm）:1990； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1300、1400/1200、1300、1400、1500 ； 最小离地间隙（mm）:420 ;最大配重（kg）:60/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 ；变速箱型式: （4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32","部20190614","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018HFH104、HB2020FHZ164","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、湖北三智农业机械检测有限公司","（2018）委字整机类第0180800661号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.8kg/kW","发动机标定功率;52kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;2225kg.","T202165650015","2026-03-15","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909068/NW202005036 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240138","潍坊市产品质量检验所"]
[280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.13kg/kW","变更配置安全框架：变更前使用进通传动生产的前桥重量为176kg前托架32kg电瓶框41kg后牵引40kg脚踏板128kg合计重量为417 kg原材料为Q235普板。变更后使用中远重工前桥重量为151kg质量更可靠，前托架22.4kg电瓶框24.6kg后牵引30kg脚踏板89kg使用材料Q345低合金板合计重量为 317 kg。变更前最小使用比质量41.07kg/kw，变更后最小使用比质量39.13kg/kw。\n变更配置简易驾驶室：变更前使用进通传动生产的前桥重量为176kg前托架32kg电瓶框41kg后牵引40kg脚踏板130kg脚蹬子12kg合计重量为431 kg原材料为Q235普板。变更后使用中远重工前桥重量为151kg质量更可靠，前托架22.4kg电瓶框24.6kg后牵引30kg脚踏板92kg脚蹬子6kg使用材料Q345低合金板合计重量为 326kg。变更前最小使用比质量43.40kg/kw，变更后最小使用比质量41.36kg/kw。\n\n整机型号名称：704-A、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3750×1600×2450（安全架顶部）mm；最小使用质量：2105kg；最小使用比质量：39.13kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KD904.45.1 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、高压共轨；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：51.5kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD904.46.1 ；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸3750×1600×2550（驾驶室顶部）；选装配置最小使用质量：2130kg；选装配置最小使用比质量：41.36kg/kW；","鄂2020224","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ140/No：HB2020FHZ141","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200610","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","KD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.03kg/kW","变更配置安全框架：变更前使用爱地植保生产的前桥重量为146kg前托架29.1kg电瓶框41.2kg后牵引38.1kg脚踏板126.6kg，合计重量为381kg。原材料为Q235普板；变更后使用中远重工前桥重量为120kg，质量更可靠。前托架20.3kg电瓶框24.7kg后牵引28.6kg脚踏板87.4kg，使用材料Q345低合金板合计重量为 281 kg；变更前最小使用比质量40.97kg/kw，变更后最小使用比质量39.03kg/kw。\n变更配置简易驾驶室：变更前使用爱地植保生产的前桥重量为146kg前托架29.1kg电瓶框41.2kg后牵引38.1kg脚踏板124.6kg脚蹬子12kg合计重量为391 kg。原材料为Q235普板；变更后使用中远重工前桥重量为120kg质量更可靠，前托架20.3kg电瓶框24.7kg后牵引28.6kg脚踏板86.4kg脚蹬子6kg使用材料Q345低合金板合计重量为 286kg。变更前最小使用比质量43.30kg/kw，变更后最小使用比质量41.26kg/kw。\n整机型号名称：KD704、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3650×1500×2350（安全架顶部）mm；最小使用质量：2010kg；最小使用比质量：39.03kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KD804.46.1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、高压共轨；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：51.5kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD804.45.1；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸3650×1600×2550（空滤器顶部）；选装配置最小使用质量：2125kg；选装配置最小使用比质量：41.26kg/kW；","鄂2020225","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ142/No：HB2020FHZ143","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200611","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","KD704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.94kg/kW","整机型号名称：KD704-A、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3800×1600×2500（安全架顶部）mm；最小使用质量：2160kg；最小使用比质量：41.94kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD904.45.1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、高压共轨；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：51.5kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD904.46.1；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸：3800×1700×2620（驾驶室顶部）；选装配置最小使用质量：2280kg；选装配置最小使用比质量：44.27kg/kW；","鄂2020223","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ140/No：HB2020FHZ141","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200609","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市潍星拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WX704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：38.16kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3550×1520×2485安全框架顶部；轴距（mm）:1970；常用轮距(前轮/后轮) （mm）:1200/1200；轮距(前轮/后轮) （mm）:960-1300/960-1300；最小离地间隙及部位（mm）：410牵引框架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1090；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；整机最小使用质量（kg）：1965；标准配重(前/后)（kg）：60/60 ；整机档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：WX804.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴标准转速（ r/min）： 540/720 。选装（驾驶室）整机参数：标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：39.8kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3590×1520×2550驾驶室顶部；整机最小使用质量（kg）：2050；翻倾防护装置型号：WX804.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室； 轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","T202000431289","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH034，WJ2020GFH032（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240077","潍坊市产品质量检验所"]
[284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市潍星拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WX704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.31kg/kW","标定功率：52kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：40.31kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3770×1635×2380（安全框架顶部）；轴距（mm）:1980；常用轮距(前轮/后轮) （mm）:1300/1300；最小离地间隙及部位（mm）：420牵引框架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；整机最小使用质量（kg）：2096；标准配重(前/后)（kg）：72/60 ；整机档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：WX1004.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：液压转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；悬挂装置类别：2类；动力输出轴转速（ r/min）： 540/760 。选装（驾驶室）整机参数：标定功率：52kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：42.94kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3850×1635×2740（驾驶室顶部）；整机最小使用质量（kg）：2233；翻倾防护装置型号：WX1004.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32 。","T202043430293","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH033，WJ2020GFH031（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240076","潍坊市产品质量检验所"]
[285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.99kg/kW","标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：46.99kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3980×1650×2540；轴距（mm）:2000；轮距(前轮/后轮)（mm）:1280/1100-1390；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/有级可调；最小离地间隙（mm）：350；整机最小使用质量（kg）：2420；最大配重(前/后)（kg）：160/180 ；整机挡位数（前进/倒退/爬行）：12F/12R；发动机与主离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置型号：鑫升704型；翻倾防护装置型式：六柱式驾驶室；转向系型式：液压转向；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；悬挂装置类别：2类；动力输出轴转速（ r/min）：540/760 。","部20170259","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201801042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.35kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3550×1490×2230安全架顶;轴距:1840mm;常用轮距(前轮/后轮):980/1100;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1080；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量:1975;最小使用比质量（kg/kw）：38.35；标准配重(前/后):144/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1004.46.003BZ;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/720；轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28；","T202000430309","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2019）2240113","潍坊市产品质量检验所"]
[287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.85kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):4100×1810×2660;轴距:2072mm;常用轮距（前轮/后轮）：1280/1430；最小使用质量:2825kg;最小使用比质量（kg/kw）：54.85；标准配重(前/后):180/150;档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0;翻倾防护装置(驾驶室或安全架):(型号:TG1854.451B.1;型式:六柱式、安全驾驶室)；动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","部20180663","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502013-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.44kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：4020×1670×2530（防翻架）轴距：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)：1260/1330；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：2207（安全架）；标准配重(前/后)：120/108；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4＋1/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：选装：安全架（型号：TH804.46.001、型式：两柱式安全架）；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：干式、盘式；驻车制动系型式：机械手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","部20190265","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2018）委检字整机类第018011002211号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704-A1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.84kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2410安全架顶;轴距:2040mm;常用轮距(前轮/后轮):1200/1200;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:2155;最小使用比质量（kg/kw）：41.84；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1404.46.001;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32；选装配置：外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2720驾驶室顶；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH1504.45.002；型式：简易驾驶室；最小使用质量：2460；最小使用比质量（kg/kw）：47.77； 标准配重(前/后):86/60;档位数（前进/倒退）：8/8；副变速档位数：2×（1+1）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；最小使用质量（kg）：2155；最小使用比质量（kg/kw）：41.84","T202100430199","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007043；NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240180","潍坊市产品质量检验所"]
[290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3570×1460×2350安全架顶;轴距:1935mm;常用轮距(前轮/后轮):1020/1020;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1050；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:1980;最小使用比质量（kg/kw）：38.45；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1004.46.003BZ;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28；选装配置：安全框架型号：TH1504.45.002；安全框架型式：简易驾驶室；外廓尺寸(长×宽×高):3570×1460×2650驾驶室顶；最小使用质量：2160；标准配重（前/后）：86/60；最小使用比质量（kg/kw）：41.94；","T202100430189","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022；NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240179","潍坊市产品质量检验所"]
[291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊天罡拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TG704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：1980kg；最小使用比质量：38.45kg/kW","T202142420067","2026-02-07","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ182","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200623","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","XHC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.34kg/kW","型号：XHC704；名称：轮式拖拉机；配套动力型号：4D32ZT33/704；制造商：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率（KW）:52; 标定转速（r/min）：2400; 排放标准：第三阶段。 外廓尺寸（长×宽×高）：3660×1660×2510/mm;轴距：1990/mm；常用轮距（前轮/后轮）：1260/1320；最小使用质量：2150/kg;标准配重（前/后）：60/60；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4＋1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32。","鄂2019440","2024-11-15","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ092","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20180913","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.51kg/kW","功率：70马力（51.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全框架机型4100×1950×2780（安全架顶部）、驾驶室机型4100×1950×2700（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2052；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1408；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1155；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；安全框架机型最小使用质量（kg）：2550；安全框架机型最小使用比质量（kg/kW）：49.51；驾驶室机型最小使用质量（kg）：2680；驾驶室机型最小使用比质量（kg/kW）：52.04；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4C5-70U32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420191","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全框架：FH21GW0251/驾驶室：FH21GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200645","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","功率：52kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：3650x1650x2450(选装驾驶室：3650x1650x2500），最小使用质量kg：1980（选装驾驶室最小使用质量：2100），最小使用比质量：38.1kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：40.4kg/kW）。","T202000340191","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH027,WJ2019IFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240044","潍坊市产品质量检验所"]
[295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.4kg/kW","功率：51.5kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：3690x1450x2450，最小使用质量kg：1980，最小使用比质量：38.4kg/kW","T202000220161","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240052","潍坊市产品质量检验所"]
[296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-S","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.4kg/kW","功率：52kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 3700x1650x2600(选装驾驶室：3700x1650x2700），最小使用质量kg：2100（选装驾驶室最小使用质量：2150），最小使用比质量：40.4kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：41.3kg/kW）","T202000340194","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH027,WJ2019IFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240023","潍坊市产品质量检验所"]
[297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","功率：51.5kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 3850x1700x2520(选装驾驶室：3850x1700x2700），最小使用质量kg：2100（选装驾驶室最小使用质量：2320），最小使用比质量：40.8kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：45kg/kW）","T202000341164","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH001,WJ2020GFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240023","潍坊市产品质量检验所"]
[298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","ND704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.7kg/kW","功率：70马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3620x1660x2350（安全架顶部）/3800x1670x2600（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量：2045kg（安全架）/2125kg(驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：39.7（安全架）/41.26(驾驶室）；","T202000511337","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH008(安全架） /WJ2020EFH007(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","ND704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2kg/kW","功率：70马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700x1650x2500（安全架顶部）/3700x1650x2650（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；；最小使用质量：2225kg（安全架）/2275kg（驾驶室）； 最小使用比质量(kg/kW)：43.2（安全架）/44.17（驾驶室）；","T202000511336","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH008(安全架） / WJ2020EFH007(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 / 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240025","潍坊市产品质量检验所"]
[300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊众旺农业机械有限公司","轮式拖拉机","ZT704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.9kg/kW","整机型号、名称：ZT704-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架式；\n整机驱动型式：四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高及部位）：3550×1550×2310（安全架顶部）mm；轴距：1890mm；常用轮距（前轮/后轮）：1150/1250mm；轮距（前轮/后轮）：1150、1250/1150-1450mm；最小离地间隙及部位：350（前桥放油口）mm；最小使用质量：2055kg；标准配重（前/后）：57/52kg；最小使用比质量：39.90kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数（含爬行档）：2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置型号：ZT688；翻倾防护装置型式：安全框架；翻倾防护装置生产厂：潍坊众旺农业机械有限公司；发动机型号：YD4CZ70C1；发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；发动机生产厂：扬动股份有限公司；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4缸；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：K1553；空气滤清器型式：湿式；排气管消音腔尺寸（直径×长）：∮120×436mm；排气管消音腔质量：5.1kg；驾驶员座椅型号：SMT-CS06-1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向机构型式：方向盘；传动系变速箱体数量：2个；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；行走轮轮胎数量（前轮/后轮）：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBF-F316;液压输出组数：1组；动力输出轴花键数目：6齿；动力输出轴标准转速：540/720r/min；动力输出轴传动比：3.385/2.733。","T202000621361","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005014-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01102","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.54kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量(kg)：1985（带安全架）/2075（带驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：38.54（带安全架）/40.29（带驾驶室）；配套发动机型号：全柴4B5-70U32（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1680×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28。","T202132320057","2026-02-25","51.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020070、SAM2020069","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01289","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.42kg/kW","整机型号、名称：704、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3695*1500*2335(mm)，轴距：1962mm,常用轮距（前轮/后轮）：1210/1180（mm），最小使用质量：2030kg，最小使用比质量：39.42kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架,主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.50-16/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202000511344","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ132","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01238","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.03kg/kW","整机型号、名称：704-1、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3690*1500*2335(mm)，轴距：1970mm,常用轮距（前轮/后轮）：1210/1180（mm），最小使用质量：2010kg，最小使用比质量：39.03kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架,主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.50-16/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202000511344","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ132","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01238","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","整机型号、名称：704-A、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3540×1400×2270(mm)，轴距：1805mm,常用轮距（前轮/后轮）：1220/1095（mm），最小使用质量：1980kg，最小使用比质量：38.45kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架,主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：6.50-16/12.4-24，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202000511341","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ180","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01239","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","LTN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","整机型号、名称：LTN704、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3920×1600×2400(mm)，轴距：2045mm,常用轮距（前轮/后轮）：1280/1305（mm），最小使用质量：2200kg，最小使用比质量：42.7kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：8键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202142420202","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3053 选装：SJ21FH3051","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0015K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.299999999999997kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3500×1400×2250；轴距或履带接地长mm：1860；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050/1140；最小使用质量kg：1970；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-28；功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动","T201900430950","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2019DFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2027号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洋马农机（中国）有限公司","轮式拖拉机","YT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","整机型号\t：\tYT704\n整机型式\t：\t水旱通用四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高)\tmm\t3930×1865×2600\n整机轴距或履带接地长\tmm\t2050\n整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1420/1440\n整机轮距(前轮/后轮)调整方式\t：\t/\n整机最小离地间隙\tmm\t450\n整机最小使用质量\tkg\t2250\n整机标准配重(前/后)\tkg\t240（选配件+80）/320（选配）\n整机最大配重(前/后)\tkg\t240/320\n整机档位数前进/倒退/爬行\t：\t8/8/0\n整机档位数主变速/副变速/其他\t：\t4/2/0\n整机各档理论速度\tkm/h\t前进：2.91、3.72、5.71、8.28、11.18、14.28、21.92、31.8 倒退：2.97、3.79、5.82、8.44、11.4、14.56、22.34、32.41\n整机发动机与离合器联接方式\t：\t干式单板\n整机起动方式\t：\t电启动\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t：\t1A8296-85000\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t：\t滚翻保护结构\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t：\t南京芸明机械有限公司\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号\t：\t4/1 417\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构\t：\t农业部农业机械试验鉴定站\n发动机型式\t：\t直喷水冷4冲程柴油发动机\n发动机型号\t：\t4TNV98-ZCNRY1C\n发动机生产厂\t：\t洋马株式会社 洋马发动机（山东）有限公司\n发动机进气方式\t：\t自然式\n发动机气缸数\t：\t4\n发动机缸径×行程\tmm\t98×110\n发动机标定功率\tkW\t51.5\n发动机标定转速\tr/min\t2500\n发动机型式核准证书\t：\tCN FC G3 0970 02 0031\n发动机空气滤清器型式\t：\t干式\n发动机空气滤清器型号\t：\t1A8296-12500\n发动机起动机型号\t：\t电气式12V-2.3kW\n发动机冷却方式\t：\t风扇水冷\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\t197×135×t1.2×430\n排气管消声器（含消声腔）重量\tkg\t8.8\n前照灯型号\t：\t55/60 H4\n前照灯生产厂\t：\t常州中兴塑业有限公司\n后视镜型号\t：\t1A8296-64100\n后视镜生产厂\t：\t常州中兴塑业有限公司\n前挡风玻璃/","部20171132","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","4/1 417","农业部农业机械试验鉴定总站","(2012)委字01类第065号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX704-C1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.3kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2710mm；轴距（mm）：2070mm；轮距（前轮/后轮）mm：1350/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：400mm；最小使用质量（kg）：2850kg；标准配重质量（kg）：220kg/360kg；最小使用比质量：55.3kg/kw；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320099","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH033/WJ2019IFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801200901号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","禹州市力拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：1960kg；最小使用比质量 ：38.1kg/kW","鄂2020216","2025-11-01","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ107","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200590","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）3860mm×1620mm×2400mm（安全架顶部），轴距：1910mm，常用轮距（前轮/后轮）：1260mm/1300mm，最小使用质量：1980Kg，最小使用比质量：38.1Kgkw，发动机马力：70马力，标定功率：52KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020018","2025-04-11","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1291","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ201909058","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","发动机型号：SD4DW3Z；发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三（选装发动机型号：4D32ZT33/704，发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动    最小使用质量：2120kg；最小使用比质量（kg/kw）：41.17（40.77）；","部20190500","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH19GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20181006-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三（变更选装发动机1：型号：SD4DW3Z，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；变更选装发动机2：型号：4B5-70U32，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量（kg）：2110（安全架）/ 2280（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kw）：40.58（安全架）/ 43.85（驾驶室）。","T202000230179","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过",""," FH20GW0661（安全架）/ FH20GW0941（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","NJJC20190527","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江越野农业装备有限公司","轮式拖拉机","B704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","发动机标定功率：52kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40.58kg/kW","T202100430641","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH21GW0071","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC2020061102","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙拖奔野（宁波）拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","发动机型号：4D32ZT33/704，发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min，排放阶段：国三（选装发动机1：发动机型号：SD4DW3Z，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放阶段：国三；选装发动机2：发动机型号：4B5-70U32，发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min，排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量（kg）：2110（安全架）/ 2280（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kw）：40.58（安全架）/ 43.85（驾驶室）。","T202000231038","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW0631（安全架）/ FH20GW0871（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190832","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.42kg/kW","功率：70马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2700；最小使用比质量（kg/kw）为52.42；","T202100340096","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW1961/FH20GW1991","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.27kg/kW","功率：75马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2830；最小使用比质量（kg/kw）为51.27；","2017TJ743","2021-12-31","55.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0261","国家拖拉机质量监督检验中心","W201201051-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK754-A","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.91kg/kW","功率：75马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2700；最小使用比质量（kg/kw）为48.91；","2017TJ743","2021-12-31","55.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","W201201051-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.19kg/kW","功率：70马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3100；最小使用比质量（kg/kw）为60.19；","2018TJ082","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RX704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.31kg/kW","功率：70马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2900；最小使用比质量（kg/kw）为56.31；","2018TJ082","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.5kg/kW","\"（平板）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1810*2840，轴距：2075mm，最小使用质量：2735kg，标定功率：58.8kw，标定转速：2400r/min、最小使用比质量：46.5(kg/kW)\n（驾驶室）四轮驱动，外廓尺寸：3980*1810*2650，轴距：2075mm，最小使用质量：2830kg，标定功率：58.8kw，标定转速：2400r/min、 最小使用比质量：48.12(kg/kW)\"","T202100340125","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW2041/FH20GW2051","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200649","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.02kg/kW","驱动方式：四轮驱动；标定功率：59KW；发动机制造商：昆明云内动力股份有限公司；排放标准：国三排放；外廓尺寸(长×宽×高)：3775mm×1580mm×2400mm；最小使用质量：2420kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1320/1300mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、高压共轨；动力输出轴转速：540/720r/min；","T202100340084","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202006012-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01205","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8/41kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 4000×1640×2580（安全框架顶部）/3870×1640×2700（驾驶室顶部）；最小使用质量: 2410（安全架）、2420（驾驶室） ；配套动力（kW）: 59；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1950；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1290、1490/1300、1380；最小离地间隙（mm）:  390（前桥底部）；标准配重（kg）: 96/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/11-32。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F320","T202100430209","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ209/HB2020FHZ215","湖北三智农业机械检测有限公司","（2019）2240076","潍坊市产品质量检验所"]
[323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.31kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0161）号","2023-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH19GW1611 FH19GW1621","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-6","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.22kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0034）号","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0291/FH21GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第130号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-9","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.47kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0038）号","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1611 / FH19GW1621","国家拖拉机质量监督检验中心","(2017)委检字整机类第128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-G3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420041","2026-02-07","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1261        FH20GW2061","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200639","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF854-9","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.6kg/kW","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;最小使用比质量(kg/kW):45.6;","苏农机（2018）第（0037）号","2022-12-31","62.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1621 FH19GW1611","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","大连吉田拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.73kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3820×1670×2510(安全架顶部)，3820×1730×2720（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：2403（安全架），2453（驾驶室）；功率(kW)：59；最小使用比质量(kg/kW)：40.73（安全架）， 41.58（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202100430194","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","WJ2020IFH017/WJ2020LFH04G/WJ2020JFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240172","潍坊市产品质量检验所"]
[329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.10kg/kW","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：59；最小使用质量（kg）：2870（驾驶室机型）、2720（安全架机型）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:48.64（驾驶室机型）、46.10（安全架机型）；排放标准：第三阶段。","部20180475","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0971/FH19GW0981","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类0170100134号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804S","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.93kg/kW","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):59；最小使用质量（kg）：3494（驾驶室机型）、3300（安全架机型）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:59.22（驾驶室机型）、55.93（安全架机型）；排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0272）号","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0391/FH17GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","No201701077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804S-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.10kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：59；最小使用质量（kg）：2720（安全架）、2920（驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:46.10（安全架）、49.49（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202000230410","2025-09-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：FH19GW0971/No：FH19GW0981","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类0170100134号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.95kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3660kg（平地板安全架）/ 3675kg（马鞍型驾驶室、新驾驶室）/ 3830 kg（平地板驾驶室）/    3525kg（马鞍型安全架、新安全架）","部20171326","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW1141/FH19GW0881/FH20GW0551/FH20GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心"," 2009KSS047"," 河南省农业机械试验鉴定站"]
[333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF804-2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.53kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2795kg（安全架），2915kg（驾驶室）","T202000410271","2025-07-05","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241/FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.46kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4020×1820×2660(安全架顶部)，4050×1780×2650（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg)：2800（安全架），2850（驾驶室）；功率(kW)：59；最小使用比质量(kg/kW)：47.46（安全架），48.31（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202100430197","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3044/SJ21FH3045","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20200105","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.5kg/kW","80马力≤功率＜90马力，整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量(kg）：2910（驾驶室）/2805(安全架）；最小使用比质量（kg/kw）：49.3（驾驶室）/47.5(安全架）。","T202032320026","2025-03-30","59","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1021、FH19GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","广西柳工农业机械股份有限公司","轮式拖拉机","ML804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.07kg/kW","整机型号、名称：ML804型轮式拖拉机\n整机型式：轮式\n整机机架型式：无架\n整机驱动型式：四驱\n整机用途：一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3760×1700×2760（驾驶室顶）\tmm\n轴距或履带接地长：2050\tmm\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1260/1300\tmm\n轮距(前轮/后轮)或轨距：1260、1380/1300、1500mm\n最小离地间隙及部位：400（后牵引座底部）mm\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1170mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044mm\n最小使用质量：2415\tkg\n标准配重(前/后)：54/180\tkg\n最小使用比质量：41.07\tkg/kW\n挡位数（前进/倒退）：8/2\t\n主变速挡位数：4+1\n副变速挡位数：2\n最高设计理论速度：30.59\tkm/h\t\n发动机与主离合器联接方式：直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t：LG804.01\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室 \n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司\n发动机型号：YN4EZ080-30CR\n发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程\n发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司\t\n发动机进气方式：增压\n发动机气缸数：4\n发动机标定功率：58.8kW\t\n发动机额定净功率：58.8\tkW\t\n发动机标定转速：2400r/min\n发动机冷却方式：水冷\n空气滤清器型号：YKQ1830U\n空气滤清器型式：干式\t\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ120×610\tmm\n排气管消声腔质量：5.4kg\n驾驶员座椅型号a：SMT-CS06-1\t\n驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号：DC-1000-006\n安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘\n转向系转向机构型式：前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量:2个、机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式：主变速位置:第2箱、机械有级挡\t\n副变速换挡方式：机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32\n轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个\t\n液压悬挂系统型式：分置式\n悬挂装置型式：后置三点悬挂\n悬挂装置类别：2类","T202100510243","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","WJ2020JFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","YH2020WJ01354","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRA804-B1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4130×1800×2800（至安全架顶）mm；轴距或履带接地长：2040mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距： 1280/1300 mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1180、1280、1380/1200～1600mm；最小离地间隙及部位：370（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 ：1152 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：2410kg；标准配重(前/后) ：144/360 kg；最小使用比质量： 40.85 kg/kW；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HRB904.46.002；发动机型号：4D32ZT33/804；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率：59kW；发动机额定净功率：59kW；发动机标定转速：2400r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252100；安全带型号：JY-BⅡ；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-F320ZH；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：540/760r/min；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HRB904.45.002；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4130×1800×2700（至驾驶室顶）mm；选装配置最小使用质量： 2490 kg；选装配置标准配重(前/后)： 144/360 kg；选装配置最小使用比质量：42.20kg/kW。","T202142420211","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021BFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0141","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.10kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3770×1685×2520 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1975mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1305mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1190、1290、1390/1205～1605mm；最小离地间隙及部位：430（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1162mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：2425kg；标准配重(前/后)：60/168kg；最小使用比质量：41.10kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.93km/h；发动机型号：4D32ZT33/804；发发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率：59kW；发动机额定净功率：59kW；发动机标定转速：2400r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252100；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2 个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)： 2/2 个；工作装置液压油泵型号：CBN-F320ZH；液压输出组数：2；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT904.45.002；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊逸邦工贸有限公司；选装翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3920×1685×2650 (至驾驶室顶)mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：2505kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：60/168kg；选装翻倾防护装置最小使用比质量：42.46kg/kW；选装副变速离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1162mm；选装副变速最小使用质量：2425（选装安全架）/2505（选装驾驶室）kg；选装副变速挡位数（前进/倒退）：8/8；选装副变速副变速挡位数：(1+1)×2；选装副变速最高设计理论速度：31.93km/h","T202100320457","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021AFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心 "]
[339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","湖北友拓农业机械检验技术有限公司","轮式拖拉机","804-F","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.24/49.49/50.00kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：3620×1580×2500（安全架顶部）/四柱驾驶室：3620×1780×2660（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：3620×1780×2710（驾驶室顶部）,轴距1940mm,最小使用质量：2905kg（安全架）/2920kg（四柱驾驶室）/2950kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：130/260（kg）安全架 130/260（kg）四柱驾驶室 2130/260六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/804,标定功率：59kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020034","2025-04-11","59","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2019FHZ071/HB2019FHZ069/HB2019FHZ070 ","湖北三智农业机械检测有限公司 ","HBNJ201909072","湖北三智农业机械检测有限公司   "]
[340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","吉林顺昆电动车有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","整机型号、名称：804型轮式拖拉机；整机型式:轮式;整机机架型式:无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4080×1800×2700（安全架顶)）4080×1800×2720（驾驶室顶）mm;轴距或履带接地长：2040mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300/1200-1500mm；最小离地间隙及部位：350mm（后牵引架底）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm;最小使用质量:2560kg（安全框架）、2610kg（驾驶室）;标准配重(前/后):110/160kg;最小使用比质量:43.54（安全框架）、44.39（驾驶室）kg/kW;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:3×(1＋1);最高设计理论速度:32.73km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YN4EZ080-30CR;发动机结构型式:立式、直列、水冷、四冲程;发动机生产厂:昆明云内动力股份有限公司;发动机进气方式:自然吸气;发动机气缸数:4;发动机标定功率:58.8KW;发动机标定转速:2400r/min;发动机冷却方式:水冷;轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32;悬挂装置型式:后置三点悬挂;动力输出轴标准转速:540/760r/min;选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004.45.001;","T202100220326","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2020IFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240149","潍坊市产品质量检验所"]
[341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","吉林顺昆电动车有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.45kg/kW","整机型号、名称：804-N型轮式拖拉机；整机型式：轮式；机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3880×1620×2560mm（安全架顶） 3880×1620×2700mm（驾驶室顶）；轴距或履带接地长：2050mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1200～1400/1200～1400mm;最小离地间隙及部位:380mm（后牵引架底）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1170mm;最小使用质量:2555kg（安全框架）、2635kg（驾驶室）;标准配重(前/后):55/45kg ;最小使用比质量:43.45kg/kW（安全框架）、44.81kg/kW（驾驶室）;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.01km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:804.46.01;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号;YN4EZ080-30CR;发动机结构型式:立式、直列、水冷、四冲程;发动机生产厂:昆明云内动力股份有限公司;发动机进气方式:自然吸气;发动机气缸数:4;发动机标定功率:58.8kw;发动机标定转速:2400mm;\n发动机冷却方式:水冷;转向系型式:全液压;轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置安全阀全开压力:17.5±0.5MPa;动力输出轴标准转速:540/760r/min;","T202100220348","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021BFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240011","潍坊市产品质量检验所"]
[342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.02kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3900x1630x2700mm；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm；整机最小离地间隙：395mm；最小使用质量：2420kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：41.02kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420048","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ233","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200663","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.48kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3706mm×1820mm×2610mm（至安全架顶），选装2520mm（至驾驶室顶）；轴距：2164mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1410-1710mm，后轮1300-1600mm；常用轮距（前轮/后轮）：1410mm/1400mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节，选装后轮无极调节；最小使用质量：2620kg（配安全架），2840kg（配驾驶室）；标准配重（前/后）：160kg/180kg；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：4/3/2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架,选装安全驾驶室；前照灯型号：CF450.48.121/CF450.48.122或GB48A；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：油浴、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式、机械操作；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-28，选装后轮14.9-24或14.9-30或12.4-28PR或11-32PR","苏农机（2017）第（0309）号","2021-12-31","58.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","20190S2004/FH14GW0451","农业农村部农业机械试验鉴定总站/国家拖拉机质量监督检验中心","201701143","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3706×1820×2610（至安全架顶）/3706×1820×2520（至驾驶室顶）；轴距mm：2115；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1200、1300、1410、1430、1520、1540、1610、1630、1720、1740，后轮1050-1800；最小使用质量kg：2720（安全架）/3010（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：160/180；最小使用比质量kg/kw：46.2（安全架）/51.1（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-24或8.3-20或9.5-20或8.3-24，后轮14.9-30或12.4-28或14.9-24或12.4/11-28或14.9-28或11-32或12.4-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；","T202132320002","2026-01-28","58.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0201/FH20GW0331/FH20GW2111","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-03-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.20kg/kW","标定功率：80马力（58.8kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.20（带安全架）/45.24（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4G33TC-80G31C（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1810×2615（至安全架顶）/2635（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2012；最小使用质量(kg)：2540（带安全架）/2660（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30。","T201932320121","2024-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1631 / FH19GW1651","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801206462号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.56kg/kW","标定功率：80马力（58.8/59kW）；最小使用比质量（kg/kW）：53.56（带安全架）/58.64（带驾驶室）；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：一拖（洛阳）LR4M5U23/0588E/玉柴YC4A95-T310/天利动力4M1-80U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4250×2025×2600（至排气管顶）/2640（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3160（带安全架）/3460（带驾驶室）；轴距（mm）：2310；发动机与离合器连接方式：直联；轮胎型号：8.3-24/14.9-30。","苏农机（2017）第（0070）号","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0811、FH19GW0791","国家拖拉机质量监督检验中心、国家拖拉机质量监督检验中心","（2010）委检字01类第023号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.068kg/kW","发动机功率：58.8千瓦（80马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：2650kg；最小使用比质量（kg/kW）：45.068；前进/倒退/爬行档8/8/0；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4085×1810（1810-1970）×2650；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1400 /1450；最小离地间隙mm：415，整机标准配重(前/后)kg120/180。","部20181310","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH11GW0431/1 或FH19GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心","(2017)委检字整机类第0120号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.51kg/kW","发动机功率：58.8千瓦(80马力），国三排放，四轮驱动，最小使用质量：2735kg，最小使用比质量（kg/kW）：46.51，前进/倒退/爬行档：8/8/0,，直接联接，动力输出轴半独立式， 外廓尺寸(长×宽×高)mm：4085×1810(1810-1970)×2620，整机轴距或履带接地长mm：2060，整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1400/1450,最小离地间隙mm：415，标准配重(前/后)kg：120/180。","部20181310","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心","(2017)委检字整机类第0120号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.680kg/kW","发动功率：58.8千瓦（80马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：2980kg，最小使用比质量（kg/kW）：50.680；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.850kg/kW","发动功率：58.8千瓦（80马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：2990kg；最小使用比质量（kg/kW）：50.850；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2770（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1751","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC804-1，名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：3650×1750×2750（安全架）/3650×1750×2650（驾驶室），轴距：1950mm,常用轮距：1270/1350mm,最小使用质量：2700（安全架）/2870（驾驶室），K值：33.75kg/hp（安全架）/35.87kg/hp（驾驶室）；2.技术参数：型式：轮式，驱动型式：四驱3.发动机信息：发动机型号：4C6-80C32，标定功率：59kw，标定转速：2400r/min，气缸数：4缸，生产厂：安徽全柴动力股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202132320150","2026-06-06","59","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ176/HB2020FHZ174","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240203","潍坊市产品质量检验所"]
[352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LM804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3900×1620×2600（安全架顶）/3900×1680×2680（驾驶室顶）,轴距2050mm,最小使用质量：2410kg/2410kg,标准配重（前/后）：144/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E085-32CR4,标定功率：59，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420014","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ190/HB2020FHZ191","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200632","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LM804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3900×1620×2600（安全架顶）/3900×1680×2680（驾驶室顶部）,轴距1960mm,最小使用质量：2410kg/2410kg,标准配重（前/后）：144/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/804,标定功率：59，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420014","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ190/HB2020FHZ191","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200632","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M854-KQS","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.8 kg/kW","功率：62.7kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","苏农机（2018）第（0287）号","2022-12-31","62.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 488","农业部农业机械试验鉴定总站","201701276","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M854-KS","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.2 kg/kW","功率：62.7kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","苏农机（2018）第（0287）号","2022-12-31","62.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 487","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","201701277","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T854F","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.19kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3914×1507×2223mm；轴距：2348mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1225/1137mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：2910kg；标准配重(前/后)：150/0kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：05.1275；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式独立操纵离合器；动力输出轴离合器型式：普通干式离合器；传动系变速箱型式：16X16挂接式；主变速箱换档方式：同步器；副变速箱换档方式：同步器；","新2018034","2022-12-31","63","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","7/S/0 206","意大利都灵农业机械研究所","017090037","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","轮式拖拉机","KLS804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外形尺寸：3780*1630*2405mm（安全架）3780*1760*2780mm（驾驶室），最小使用质量：2425kg（安全架）2495kg（驾驶室），功率：59kw，最小使用比质量：41.1kg/kw（安全架）42.29kg/kw（驾驶室），动力输出轴标准转速：540/760r/min","T202100430203","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH07G/WJ2021AFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240080","潍坊市产品质量检验所"]
[358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","力远重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LG804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3800×1650×2400（安全架顶部）;;轴距mm：1950;常用轮距（前轮/后轮）mm：1300/1300;;最小使用质量kg：2410;最小使用比质量(kg/kW)：40.85;","T202100340518","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC202190710-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","标定功率：58.8kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：48.98（四柱驾驶室），49.49（六柱驾驶室），45.92（安全架）","T202032320061","2025-05-28","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH030、№：WJ2020EFH031、№：WJ2020EFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240003","潍坊市产品质量检验所"]
[360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.86kg/kW","标定功率：58.8kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：42.86（四柱驾驶室），43.03（六柱驾驶室），选装安全框架不参与归档","T202032320063","2025-05-28","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH030、№：WJ2020EFH031、№：WJ2020EFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240004","潍坊市产品质量检验所"]
[361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL804-E","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","整机型号、名称:BL804-E型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3720×1610×2550 (安全架顶部);轴距mm:1975;常用轮距(前轮/后轮)mm:1300/ 1270;轮距(前轮/后轮)mm:1300、1400、1500/1160、 1270、1470、1510;最小离地间隙及部位mm:380(牵引架底端);最小使用质量kg：2460；最小使用比质量（kg/kw）：41.69；挡位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；","T202000220953","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191101-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","发动机标定功率（kW）：59；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3940×1810×2800（安全架顶部），3940×1810×2700（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2020；最小使用质量（kg）：2700（安全架），2700（驾驶室）；排放阶段：国三","鄂2020020","2025-04-11","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2019KFH016；驾驶室编号：WJ2019KFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909056","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07kg/kW","发动机标定功率（kW）：58.8；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3980×1710×2800（安全架顶部）；3980×1710×2710（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2060；最小使用质量（kg）：2650（安全架），2800（驾驶室）；排放阶段：国三","T202142420208","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2020KFH025；驾驶室报告编号：WJ2020LFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909056","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","发动机标定功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：（安全架）3940×1910×2800；轴距：2020（mm）；最小使用质量：（安全架）2700kg；排放阶段：第三阶段","新2019103","2024-04-10","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2018HFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-X804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85/42.37kg/kW","80马力轮式拖拉机；发动机标定功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:2500（驾驶室）、2410(安全架）；博马-X804架最小使用质量变更描述：1.机罩发生变化；2.牵引拖挂发生变化。","新2019028","2023-12-31","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2018FFH008(防翻架）/WJ2018FFH007（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳汇四海机器人科技有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.64kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：58.8；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3850×1640×2800；轴距mm：1980；常用轮距mm（前轮/后轮）：1260/1340；轮距mm（前轮/后轮）：1260/1200-1400;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：2625；标准配重kg(前/后)：220/100；最小使用比质量kg/kW：44.64；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-32","T202100340089","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1481","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240105","潍坊市产品质量检验所"]
[367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","发动机标定功率（kW）：59；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3980×1710×2800（安全架顶部）；3980×1710×2710（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2060；最小使用质量（kg）：（安全架）2650；（驾驶室）2800；排放阶段：国三","T202142420204","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH005       驾驶室编号：WJ2021CFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0026K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.16kg/kW","发动机标定功率（kW）：58.8；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3825×1680×2550（安全架顶部）；3825×1680×2330（驾驶室顶部）；轴距（mm）：1882；最小使用质量（kg）：（安全架）2420；（驾驶室）2450；排放阶段：国三","T202142420205","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH007       驾驶室编号：WJ2021CFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0027K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","功率：59kW 马力：80马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：4C6-80U32 发动机功率：59kW 生产厂家：安徽全柴动力股份有限公司 排放阶段：国三 发动机型号：4K41ZT31/803 发动机功率：58.8kW 生产厂家：浙江新柴股份有限公司 排放阶段：国三外观尺寸：4080mm*1720mm*2660mm；轴距：2040mm；轮距（前轮/后轮）：1260mm/1360mm；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋；最小离地间隙：365mm（前桥放油口）；最小使用质量：2700kg","部20171913","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW1841（安全架）/FH19GW1821（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017FKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:68.71 kg/kW","80马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率58.8kW，排放阶段：国三，最小使用质量4040kg。","T201900320730","2024-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2006KSS004","河南省农业机械试验鉴定站"]
[371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.05/ 46.36kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59.0；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3930×1840×2650（至空滤顶）（驾驶室），3930×1840×2650（至安全架）；整机轴距（mm）：2110；整机最小使用质量（kg）：2835（驾驶室）、2735（安全架）。","部20180417","2022-12-31","59.0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0271(防翻架) FH18GW0281(驾驶室)","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","804-A整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3930×1950×2640(至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:2040mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400-1700mm;最小离地间隙及部位:360（前桥底部）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1155mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2600kg;/最小使用比质量：44.22kg/Kw；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；最高设计理论速度：32.4km/h；发动机与主离合器联接方式：直联","T202000511343","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020IFH022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0191 ","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WG804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.67kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：58.8kw；最小使用质量：2450kg（安全架）2750（驾驶室）；最小使用比质量：41.67kg/kW（安全架）46.77kg/kW（驾驶室）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3900×1800×2770(安全架顶端）；轴距或履带接地长：2020mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1400mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1300～1500/1300～1500mm；选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3900×1800×2700(驾驶室顶端)；选装配置轮距(前轮/后轮)：1300～1500/1350～1500mm","T202142420213","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3006（安全架）、FH21GW0471(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0002K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","B804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","标定功率：59kw（80马力）；驱动方式：四轮驱动。最小使用比质量(KG/KW)：40.85","T202000321108","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1661/NW202011036","国家拖拉机质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200514-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.01kg/kW","发动机型号：SD4BMU；发动机标定功率/转速：58.8 kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量（kg）：2470（安全架）/ 2780（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kw）：42.01（安全架）/ 47.28（驾驶室）。","T202100230395","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1461（安全架）/ FH20GW0851（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200322","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.01kg/kW","发动机型号：SD4BMU；发动机标定功率/转速：58.8 kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2470（安全架）/2780（驾驶室）kg；最小使用比质量（kg/kw）：42.01（安全架）/ 47.28（驾驶室）。","T202100430214","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1861（安全框架）/ FH20GW0841（简易驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190526","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","804-CA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","四轮驱动；整机外形尺寸(mm)：4000×1850×2770（安全架顶部）；轴距（mm）：2090；常用轮距（mm）：1270/1400；最小使用质量(kg)：2600;最小使用比质量（kg/kW)：44.07；","T202100340519","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909049","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.33/42.69kg/kW","功率:58.8kW（80马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2430kg（安全框架），2510kg（简易驾驶室）；最小使用比质量41.33kg/kW（安全框架）、42.69kg/kW（简易驾驶室）。","T202100320475","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3016（安全框架）/SAM2021029（简易驾驶室）","安全框架：湖北三智农业机械检测有限公司/简易驾驶室:南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01059","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.49/44.92kg/kW","功率:59kW（80马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2625kg（安全框架），2650kg（简易驾驶室）；最小使用比质量44.49kg/kW（安全框架）、44.92kg/kW（简易驾驶室）。","T202100320474","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SAM2021030（安全框架）/SAM2021028（简易驾驶室）","南京赛姆认证科技发展有限公司 ","YH2021WJ01060","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.34kg/kW","功率：80马力（59kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型4050×1790×2805（安全架顶部）、驾驶室机型4050×1790×2850（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2030；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：安全架机型2675、驾驶室机型2725；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型45.34、驾驶室机型46.19；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4C6-80U32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420218","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH017/驾驶室：WJ2021BFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","TB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.8/47.7kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：驾驶室机型4180×1820×2725mm、安全框架机型4180×1820×2695mm；轴距：2080mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1420/1485；发动机功率：58.8kW（80马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；驾驶室机型最小使用质量：2810kg,最小使用质量比（kg/kW）：47.8；安全架机型最小使用质量：2805kg,最小使用质量比（kg/kW）：47.7。","T201943430029","2024-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2019FFH016/安全架：WJ2019FFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2040143","潍坊市产品质量检验所"]
[382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","TB804-T","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.44kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4180×1820×2725mm；轴距：2060mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1420/1485；发动机功率：59kW（80马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2740kg；最小使用质量比：46.44kg/kW。","T202100430204","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2040143","潍坊市产品质量检验所"]
[383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.37kg/kW","功率：80马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4100（至前配重）×1865（常用轮距）×2625(至消音器顶)；轴距或履带接地长：2150；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1450；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：2795kg；最小使用比质量(kg/kW)：47.37；","苏农机（2018）第（0052）号","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3900×1645×2400(安全架顶)，3800×1650×2630（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2575（安全架），2590（驾驶室）；功率（kW）：58.8；最小使用比质量(kg/kW)：43.79（安全架）,44.13（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202100320062","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH010/WJ2020KFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ804-AD","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92/48.31kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4200×1780×2680（安全架顶部）4200×1780×2860（滤清器顶部）mm；轴距： 2060 mm；轮距（前轮/后轮）： 1300、1400/1300、1400、1500 mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：400mm；最小使用质量: 2650（安全架）、2850（驾驶室） kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)： 108/120 kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","T202000220969","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007066/FH19GW1581","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018CKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","飞驰804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.03kg/kW","外廓尺寸：4055×1690×2670(驾驶室：4055×1915×2700)；驱动型式：四轮驱动；配套功率：59kW; 发动机型号及制造商：YN4E085-32CR4,昆明云内动力股份有限公司；轴距：2090; 最小使用质量：2480（驾驶室：2650）; 配重：144/180; 档位数：12+12; 变速箱型式：4×3×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架及驾驶室。","鄂2019377","2024-09-27","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0721/FH19GW0742","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180800641号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","DN804-2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.19kg/kW","整机型号、名称 / DN804-2、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3910×1700×2450（至安全框架顶） \n轴距 mm 2000 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 430（前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1164 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92 \n最小使用质量 kg 2430 \n标准配重(前/后) kg 55/120 \n最小使用比质量 kg/kW 41.19 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 31.61\n发动机标定功率（kw）:59","T202100320067","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH014/WJ2020LFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.0kg/kW","标定功率:59kW(80马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量：44.0kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4070×1820×2720mm（驾驶室顶端）；轴距：2080mm；标准配重：70kg/164kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202000320437","2025-09-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01108","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.61/44.07kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2700mm（驾驶室顶部或安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前88kg/后60kg；发动机标定功率：59kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2750kg（驾驶室）/2600kg（安全架）；挡位数（前进/倒退）：12/12。","T202032320020","2025-02-27","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH002/WJ2019IFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.68kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3750×1620×2800mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2010mm；轮距（前轮/后轮）：1145、1245mm/1100-1350mm；标准配重：前90kg/后50kg；发动机标定功率：59kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2400kg（驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2（选装梭式挡8/8）。","T202032320018","2025-02-27","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01027","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1650×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2410kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：40.99kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ080-30CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自吸；发动机气缸数：4；发动机标定功率：58.8kW；发动机额定净功率：58.8kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:YLQ400C1;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ120×660mm;排气管消声腔质量:7.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花","T202000340530","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH029/WJ2020FFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004012","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.5/43.3kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4D32ZT33/804；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):1970；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3755×1603×2510；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1603×2595；安全架配置最小使用质量:2450kg驾驶室配置最小使用质量:2560kg。","鄂2020027","2025-04-11","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ085  /  HB2019FHZ086","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909064","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1/46.7kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4C6-80C32；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2025；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):3930×1900×2720；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3930×1900×2775；安全架配置最小使用质量:2600kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","鄂2020029","2025-04-11","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ087   /    HB2019FHZ088","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909065","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT804-BA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85/41.69kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4C6-80U32；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2700；安全架配置最小使用质量:2410kg；驾驶室配置最小使用质量:2460kg.","T202142420180","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060  /    SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99/41.84kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:58.8kw；发动机型号:YN4EZ080-30CR；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2050；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2805；安全架配置最小使用质量:2410kg；驾驶室配置最小使用质量:2460kg.","T202142420176","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3059   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909064","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2/45.1kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:58.8kw；发动机型号:YN4EZ080-30CR；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1840×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1840×2775；安全架配置最小使用质量:2600kg；驾驶室配置最小使用质量:2650kg.","T202142420179","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07/47.12kg/kW","功率:59kW（80马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2600kg（安全框架）2780kg（简易驾驶室）；最小使用比质量44.07kg/kW （安全框架）47.12kg/kW （简易驾驶室）","T202142420194","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3027 （安全框架）SJ21FH3028（简易驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200683","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07/48.47kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1810×2780mm；轴距：2100mm；轮距（前轮/后轮）：  1200、1270、1300、1370、1450、1550/1200～1585  ；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：2650 /2850kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；标准配重(前/后)： 144/360 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：58.8kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420171","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3011/SJ21FH3010","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0006K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.67/43.37kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1810×2620mm；轴距： 2050 mm；轮距（前轮/后轮）： 1200、1270、1370/1200～1585 ；最小离地间隙：415mm；最小使用质量： 2450 /2550kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 130/172 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：58.8kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420172","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3011/SJ21FH3010","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0007K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.73kg/kW","发动机标定功率：59kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1795×2600mm；轴距：2072mm；最小使用质量：2875kg；最大配重（前/后）：200/340kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；安全驾驶室。","部20171548","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.9kg/kW","发动机标定功率：58.8kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3660×1600×2670（安全架顶部）mm、3660×1660×2590（驾驶室顶）mm；轴距：2100mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引架底部）mm；最小使用质量：2640kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：44.90kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340502","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH010、WJ2020EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81/46.53kg/kW","马力：80马力；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机功率：59kW；最小使用质量：2585kg（安全架）、2745kg（驾驶室）；最小使用比质量：43.81（安全架）kg/kW、46.53（驾驶室）kg/kW","T202142420201","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No.WJ2021AFH02G/No.WJ2021AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0016K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.4kg/kW","马力：80马力；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：4D32ZT33/804；发动机功率：59kW；发动机标定转速：2400r/min；排放阶段：国三；最小使用质量：2500kg；最小使用比质量：42.4kg/kW","T202165650001","2026-03-15","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO.WJ2020EFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第01809100103号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99/42.18kg/kW","发动机型号：YN4EZ080-30CR，发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司，排放阶段：国三；发动机功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；马力;80马力；最小使用质量:2410kg（安全架）、2480kg（驾驶室）；最小使用比质量:40.99（安全架）kg/kW、42.18（驾驶室）kg/kW","T202100430637","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:WJ2020EFH017/ No:WJ2020EFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240129","潍坊市产品质量检验所"]
[405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","机型：804-B 马力数值：80 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：4000*1850*2650(安全架)/ 4000*1780*2700(驾驶室)   常用轮距mm:1270/1400  轴距mm：2050  最小使用质量kg：2600(安全架)2650（驾驶室）最小使用比质量kg/kw：44.2(安全架)45.07（驾驶室） 发动机型号：YN4EZ080-30CR    发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司   发动机功率：58.8KW  发动机转速：2400r/min 排放阶段：国三","T202142420012","2026-02-07","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH02G           WJ2020JFH01G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006005-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.9kg/kW","机型：804-N 马力数值：80 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：3780*1615*2360（安全架）/3780*1615*2860（驾驶室）   常用轮距mm:1100/1150  轴距mm：1960   最小使用质量kg：2520 (安全架)2670（驾驶室）最小使用比质量kg/kw：42.9 (安全架)45.4（驾驶室） 发动机型号：YN4EZ080-30CR    发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司   发动机功率：58.8KW  发动机转速：2400r/min 排放阶段：国三","T202000340497","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","   WJ2020FFH004      WJ2020FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR804-G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.37kg/kW","驱动型式：四驱； 功率：59kw,整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4180×1830×2530mm（安全架顶端）；最小使用质量：2500kg；最小使用比质量：42.37kg/kw；选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4180×1850×2675mm（驾驶室顶端）；选装驾驶室最小使用质量：2550kg；选装驾驶室最小使用比重量：43.22kg/kw；轴距：2070mm；常用轮距(前轮/后轮) ：1300/1400mm\n轮距(前轮/后轮)：960、1100、1200、1300、1400、1500/1000～1600mm；最小离地间隙及部位：360mm（后牵引座底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1177mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；标准配重(前/后)：144/180kg；挡位数(前进/倒退)：12/12","T202142420035","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0211/FH21GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200657","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR804-Q","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","驱动方式 ：四驱，功率：59KW，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4110×1610×2500mm\t(安全架顶部)；最小使用质量：2460kg；最小使用比质量：41.69kg/kW\n轴距：2005mm；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300mm；轮距(前轮/后轮)：1200、1300、1400/1200、1300、1400、1500mm\t\n最小离地间隙及部位：390mm(后桥底部)；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1177mm；\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；\n标准配重(前/后)：128/52kg；","T202100320046","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0441","国家拖拉机质量监督检验中心 ","（2020）2240102","潍坊市产品质量检验所 "]
[409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR804-W","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","驱动型式：四驱；功率：59KW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3890×1610×2460mm(安全架顶端）最小使用质量：2460kg；最小使用比质量：41.69kg/kw；;选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3890×1640×2700mm(驾驶室顶端)；选装驾驶室最小使用质量：2510kg；选装驾驶室最小使用比重量：42.54kg/kw；\n轴距：1980mm；常用轮距(前轮/后轮)：1200/1200mm\n轮距(前轮/后轮)：1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300mm；最小离地间隙及部位：400mm（后牵引座底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1163.5mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；标准配重(前/后)：90/120kg；挡位数(前进/倒退)：8/2","T202142420036","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0211/FH21GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200658","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.43kg/kW","驱动方式：四轮驱动，整机外廓尺寸（长*宽*高）mm：安全架；3960*1610*2480，驾驶室：3960*1610*2600，轴距mm：2060，轮距（前轮/后轮）mm1250、1300、1350/1310、1410，最小使用质量kg：安全架：2730，驾驶室：2850，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2*（1+1），转向系型式：全液压，主变速位置和主变速换挡方式：在第二变速箱中，机械有级档，副变速换挡方式：机械有级档，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，液压输出组数：2组，翻倾防护装置：安全架或简易驾驶室。","T202000220362","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH017/WJ2020CFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240051","潍坊市产品质量检验所"]
[411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东乐地农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.02/41.95kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3800×1700×2300（安全架顶部）/3820×1685×2730（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长:1950mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1265/1310mm；最小离地间隙及部位:410mm（牵引板底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量:2420kg(安全架）/2475（驾驶室）；最小使用比质量：41.02kg/kW（安全架）/41.95（驾驶室）；标准配重（前/后）：70/124kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数/其他档位数：2;","T202100430650","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012052/NW202012051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005021","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.06kg/kW","标定功率：59kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4100x1850x2590mm（安全架）4100x1850x2650（驾驶室）；轴距：2090mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：380mm；最小使用质量：2600kg（安全架）2750kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：140/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速挡位数：4 副变速档位数：3x（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T201900220524","2024-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH006(安全架)       WJ2019GFH007(驾驶室)","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240002","潍坊市产品质量检验所"]
[413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.36kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)：3950×1835×2720（安全架顶部）、4050×1820×2640（驾驶室顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：59kW；发动机型号及制造商：4D32ZT33/804，浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2030;；最小使用质量(kg)：2440（安全架）、2450（驾驶室）； 标准配重(前/后(kg)：114/160； 档位数：12/12； 是否有驾驶室或安全架：有安全架选装简易驾驶室。","T202142420216","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ149、NW202008015-X03","湖北三智农业机械检测有限公司、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0001K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.5kg/kW","80马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YN4EZ080-32CR;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:58.8kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，安全架最小使用比质量：40.5 kg/kW  k值 29.75 kg/ps最小使用质量2380kg\n驾驶室最小使用比质量：41.67 kg/kW  k值 30.63 kg/ps最小使用质量2450kg","T202000341173","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：HB2020FHZ152 驾驶室：HB2020FHZ151","安全架：湖北三智农业机械检测有限公司 驾驶室：湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9/45.1kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:58.8kw；发动机型号:YN4EZ080-30CR；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2025；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):3930×1900×2720；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3930×1900×2775；安全架配置最小使用质量:2580kg；驾驶室配置最小使用质量:2650kg.","T202142420186","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3055  /  SJ21FH3054","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0004K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41/41.8kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:58.8kw；发动机型号:YN4EZ080-30CR；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):1970；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3775×1603×2510；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1603×2595；安全架配置最小使用质量:2410kg；驾驶室配置最小使用质量:2460kg.","T202142420185","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3056    /  SJ21FH3054","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0003K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","N804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.53kg/kW","外廓尺寸及部位：3770×1740×2650（驾驶室顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：59kW(80马力），轴距：1965mm，常用轮距：1300/1340mm，最小使用质量：2450kg，最小使用比质量：41.53kg/kW，","T202100510231","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003058","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)2240045","潍坊市产品质量检验所"]
[418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","N804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","外廓尺寸及部位：3670×1680×2360（防翻架顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：59kW(80马力），轴距：1965mm，常用轮距：1300/1340mm,变更前最小使用质量：2300kg，变更后最小使用质量：2410kg,变更前最小使用比质量：38.98kg/kW，变更后最小使用比质量：40.85kg/kW，","T202100510231","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008001/WJ2021CFH025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240045","潍坊市产品质量检验所"]
[419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","MS804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","功率：80马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3900x1600x2480（安全架顶部）/3900x1600x2650（驾驶室）；轴距或履带接地长：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量：2410kg(安全架）/2500kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：40.99（安全架）/42.51（驾驶室）；","T202142420199","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," SJ21FH3022(安全架）/ SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0012K ","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.25kg/kW","功率：80马力（59kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型4180×1820×2695（安全框架最高位置）、驾驶室机型4180×1845×2695（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2080；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1420/1485；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1160；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：91；最小使用质量（kg）：安全架机型2670、驾驶室机型2695；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型45.25、驾驶室机型45.68；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：YCD4T23T8-80A；发动机生产厂：广西玉柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4发动机转速：2300r/min。","T202100340113","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2020LFH020/驾驶室：WJ2020LFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.24/49.49/50.00kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：3620×1580×2500（安全架顶部）/四柱驾驶室：3620×1780×2660（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：3620×1780×2710（驾驶室顶部）,轴距1940mm,最小使用质量：2905kg（安全架）/2920kg（四柱驾驶室）/2950kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：130/260（kg）安全架 130/260（kg）四柱驾驶室 130/260六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32ZT33/804,标定功率：59kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020039","2025-04-11","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ065/HB2019FHZ062/HB2019FHZ061 ","湖北三智农业机械检测有限公司 ","HBNJ201909076","湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","804-1A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85/41.19/41.69kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：3620×1580×2500（安全架顶部）/四柱驾驶室：3620×1780×2660（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：3620×1780×2710（驾驶室顶部）,轴距1940mm,最小使用质量：2410/kg（安全架）/2430kg（四柱驾驶室）/2460kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：130/260（kg）安全架 130/260（kg）四柱驾驶室 130/260六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E085-32CR4,标定功率：59kW，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420059","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ230/HB2020FHZ228/HB2020FHZ229"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200666"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.1kg/kW","四轮驱动，云内YN4E075-32CR4发动机，功率70马力（51.5KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸3730*1620*2500mm（安全架）、4050*1840*2685mm（驾驶室顶），轴距2070mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2450kg（驾驶室）、2220kg（安全架）","T202000340198","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH008   WJ2019JFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240006","潍坊市产品质量检验所"]
[424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","四轮驱动，云内YN4E085-32CR4发动机，功率80马力（59KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸3730*1620*2500mm（安全架）、4050*1840*2685mm（驾驶室顶），轴距2070mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2540kg（驾驶室）、2460kg（安全架）","T202000340198","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH037    WJ2018HFH036  WJ2019HFH035","河南省拖拉机柴油机产品质监督检验中心","(2019)2240006","潍坊市产品质量检验所"]
[425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.22kg/kW","四轮驱动，云内YN4EZ080-30CR发动机，功率80马力（59KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸3700*1620*2400mm（安全架）、3700*1620*2580mm（驾驶室顶），轴距2050mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2400kg（驾驶室）、2365kg（安全架）","T202100430187","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH03G   WJ2020GFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.58kg/kW","四轮驱动，云内YN4E085-32CR4发动机，功率80马力（59KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸4165*1840*2830mm（安全架）、4050*1840*2685mm（驾驶室顶），轴距2080mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1360mm，最小使用质量2726kg（驾驶室）、2630kg（安全架）","T202000340197","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH037     WJ2019HFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240007","潍坊市产品质量检验所"]
[427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.66kg/kW","功率：58.8kw  驱动方式：四轮驱动  最小使用比质量：45.66","部20171015","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201307056\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX066","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.48kg/kW","功率：58.8kW  驱动方式：四轮驱动","部20171015","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307053\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX066","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","标定功率：58.8kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2600;轴距：2080mm,最小使用质量:2700kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0;起动方式:电起动","部20171604","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706040","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.86kg/kW","标定功率：58.8kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2700;轴距：2080mm,最小使用质量:2520kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0;起动方式:电起动","部20171604","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.31kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4050x1820x2610mm；轴距或履带接地长：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1460/1380mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2850kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：48.46kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20171149","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017BKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804A-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.8kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4050x1820x2700mm；轴距或履带接地长：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1380mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2600kg；整机标准配重(前/后)：144/160kg ；整机最小使用比质量：44.22kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20180943","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201710027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017BKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.48kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3985*1690*2615；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：58.8kw；轴距：2125mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1355/1360；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2733kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动 ；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式  ；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式： 啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","部20180629","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707059","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委字整机类第0170100419号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4150×1790×2755（安全架顶部）/2700（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：58.8KW；发动机型号及制造商：YN4EZ080-30CR，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2100；最小使用质量（kg）：2575（安全架）/2800（驾驶室）；标准配重（前/后）（kg）：144/360；挡位数：12/12；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架","T202142420169","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3029、SJ21FH3030","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0024K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","804-D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3750×1650×2710，轴距mm：2020，常用轮距mm：1300/1400，轮距mm：1200、1300/1200、1300、1400，最小离地间隙mm：410，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92，最小使用质量kg：2410，标准配重kg：50/56，最小使用比质量：40.99kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，选装2×（1+1），最高设计理论速度：33.22km/h，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，翻倾防护装置型号：ST1204.205.01，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4EZ080-30CR，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：58.8kW，额定净功率：58.8kW，转数：2400r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YKQ1830U，排气管消音腔尺寸mm：Φ110×590，排气管消音腔质量kg：5.4，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压油泵型号：BTB316，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202142420192","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ217","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191024","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","S804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.1kg/kW","80马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YCD4T23T8-80A;制造商：广西玉柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:59kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，配套动力型号：YCD4T23T8-80A;制造商：广西玉柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:59kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，安全架最小使用比质量46.1kg/kW  K值34 kg/ps 最小使用质量：2720kg，\n驾驶室最小使用比质量48.9kg/kW  K值36.06 kg/ps 最小使用质量：2885kg。","T202142420053","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室报告编号：HBSZ2020FHZ219 安全架报告编号：HBSZ2020FHZ218","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200644","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：80马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4200×1830×2750（安全架顶部），4180×1825×2735（驾驶室顶部）；轴距：2060mm；最小使用质量：2700kg，2860kg；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100370147","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011003，NW202011004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLM804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：80马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3730×1615×2390（安全架顶），3765×1750×2705（驾驶室顶）；轴距：2040mm；最小使用质量kg：2405，2460（选装简易驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100320470","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010043，NW202103060","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2021WJ01003","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ804-C2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.02kg/kW","发动机标定功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2420kg，最小使用比质量(kg/kw)：41.02，外廓尺寸(长×宽×高)：3860*1330*2400/；轴距或履带接地长：1970；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050；（标准配重(前/后)：96/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/8/0；（选装：16/8/0）；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*2*（1+1）/0；（选装：4*（2+1）*2/0）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；（选装：（6.50-16、6.00-16、7.00-12、6.00-12）/12.4-24、11.2-24、9.5-24、9.5-28、11.2-20、13.6-16、13.8/70-20）);排放阶段：国三","T202100370170","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ804-H","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","发动机标定功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（安全架/驾驶室）：2570kg/2710kg，最小使用比质量（安全架/驾驶室）kg/kw：43.56/45.93，外廓尺寸(长×宽×高)：3850*1820*2660；轴距或履带接地长：2010；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1400；标准配重(前/后)：120/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/0；（选装一：8/8/0；选装二：12/12/0）主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)/0；（选装一：4*2*（1+1）/0；选装二：4*3*(1+1)/0）发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；（选装：（9.5-20、8.3-24、8.3-20、7.50-16）/（14.9-28、11-32、12.4-28、9.5-32、11.2-28）） ；排放阶段：国三","T202000370263","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001040/NW202001038/FH20GW0421","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3/46.4kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):4020mm×1830mm×2750 mm（安全架）：4020mm×1830mm×2750 mm（驾驶室），轴距：2055mm，轮距（前轮/后轮）：1300、1400/1300~1400，最小使用质量：2675kg（安全架）2735kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：59kW，发动机型号：4C6-80C32。排放阶段：第三阶段","T202100430635","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH013 、WJ2021AFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240115","潍坊市产品质量检验所"]
[442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8/42.4kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3740mm×1600mm×2475 mm（安全架）：3740mm×1600mm×2690 mm（驾驶室），轴距：1970mm，轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300，最小使用质量：2410kg（安全架）2501kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：59kW，发动机型号：4D32ZT33/804。排放阶段：第三阶段","T202100430634","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH018、 WJ2020HFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240114","潍坊市产品质量检验所"]
[443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","功率：80马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4080×1900×2700 mm(安全架顶部)、4080×1900×2750mm(空滤器顶部)（驾驶室机型）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2770kg（安全架）、2900kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230423","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010029；NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202010032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.53/43.75kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1760×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2450kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：42.53kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.01km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ080-30CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率：57.6kW；发动机额定净功率：57.6kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出","T202100320036","2026-04-01","57.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH029/WJ2020GFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3/47.5kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4065×1835×2770（安全架）4065×1835×2650（驾驶室）；最小使用质量:2675（安全框架）、2805（驾驶室）；配套动力（kW）:59；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600； 最小离地间隙（mm）: 370（前桥底部）； 标准配重（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；变速箱型式:4x3×（1+1）；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220143","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH025/WJ2019HFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.6kg/kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3770×1690×2420（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm:2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1290/1310；轮距(前轮/后轮)调整方式：1290/1284-1400；最小使用质量kg：2450","T202165650027","2026-03-15","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005009","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","整机型式 ： 4×4四轮驱动 ；整机用途 ： 一般用途 ；外廓尺寸(长×宽×高) mm ：4020×1810×2620（安全框架顶）； 轴距或履带接地长 mm ：2020 ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1280/1430 ；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm： 90 ；最小使用质量 kg ：2410； 标准配重(前/后) kg ：110/180 ；最小使用比质量 kg/kW ：40.85 ；主变速挡位数 ： 4 ；发动机与主离合器联接方式 ： 直联 ；转向系型式 ： 全液压","T202165650028","2026-03-15","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MA804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.19kg/kW","外型尺寸（mm）：3900×2050×2770；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:58.8或选装59（国三）；\n轴距（mm）:2310；\n最小使用质量（kg）:3315;\n轮距(前轮/后轮)mm：1450/1530、1630、1730、1830;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/调整辐板;\n配重(前/后)kg:0/220;\n挡位数(前进/倒退/爬行):10F+10R;\n动力输出轴功率kW≥50;\n最大牵引力kN≥18.6;\n主变速箱换档方式:啮合套换挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","部20171125","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608032","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610063","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","外型尺寸（mm）：3980×1800×2700(配驾驶室)；3980×1800×2600（配安全架；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:58.8（国三）;\n轴距（mm）:2060;\n最小使用质量（kg）:2900（驾驶室）2700（安全架）;\n轮距(前轮/后轮)mm：1260、1360/1300、1400;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调;\n标准配重(前/后)kg:200/120;\n挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;\n动力输出轴功率kW≥50;\n最大牵引力kN:\t22.5;\t\n主变速箱换档方式:同步器;\n轮胎型号(前轮/后轮):9.50-24/16.9-30","部20180608","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803042(配安全架)NW201712019（配驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201710052","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3700×1660×2400（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：58.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DWU1,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：2405，配重（kg）(前/后)：96/264，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3700×1660×2450（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2420，标准配重（kg）(前/后)：96/90；","T202100370152","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002(安全架)NW202010004(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-EK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT804-8","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3200×1550×2180（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：58.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DWU1,轴距（mm）：1730，最小使用质量（kg）：2410，配重（kg）(前/后)：8/230，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100320050","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200112-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.0kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3880×1480×2220（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：58.8，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/803,轴距（mm）：2055，最小使用质量（kg）：2405，配重（kg）(前/后)：28/48，档位数（前进/倒退）：12/12，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100370158","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200518-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3800×1620×2700（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：59，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/804；选装发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DWU1;轴距（mm）：2000，最小使用质量（kg）：2360，配重（kg）(前/后)：75/280，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280，选装简易驾驶室（二）:\n结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1780×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280，","T202000320181","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001025（安全架）NW201912011（驾驶室）NW202005030（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190417","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.94kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1740×2800(驾驶室）2600（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：58.8，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/803，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2760（安全架）、2910（驾驶室）配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式","苏农机（2019）第（0052）号","2023-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005030(驾驶室)NW201908014(安全架)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201801281","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3850×1690×2500(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250/1300；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250、1350、1450/1300、1400、1500；最小离地间隙及部位mm：430（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：93；最小使用质量kg：2410；标准配重(前/后)kg：60/60；最小使用比质量kg/kW：41；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：32.3；发动机与主离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.46N.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；空气滤清器型号：YKQ1830U；空气滤清器型式 ：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第2箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-E320；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.45.001；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3850×1690×2700(空滤器顶)；选装最小使用质量kg：2460；选装最小使用比质量kg/kW：41.8；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，8.3-24/11-32。","T202132320153","2026-06-06","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH009/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240175","潍坊市产品质量检验所"]
[456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4090×1790×2650(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250/1400；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250、1350、1450/1200-1500；最小离地间隙及部位mm：360（牵引板底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92；最小使用质量kg：2715；标准配重(前/后)kg：144/180；最小使用比质量 kg/kW：46.2；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×3；最高设计理论速度km/h：33.59；发动机与主离合器联接方式 ：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；空气滤清器型号：YKQ2027U5；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-20/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-E320；动力输出轴标准转速 r/min：540/760；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.45.001；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4090×1790×2650(驾驶室顶)；选装最小使用质量kg：2815；选装最小使用比质量kg/kW：47.9；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，8.3-24/11-32。","T202132320154","2026-06-06","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH31G/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0011号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.98kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4080×1830×2730（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:2645；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw：44.98；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：58.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080*1830*2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2785；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：47.36；","T202043430133","2025-08-06","58.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH017和WJ2020DFH023"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4080×1830×2730（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:2800；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw：47.62；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：58.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB32K1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080×1830×2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2890；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：49.15；","T202100320080","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH012和WJ2021AFH011"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.19kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3770×1710×2525（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2430；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：41.19；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：59；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB32K1004.45.02；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2745（驾驶室顶部）；15.选装最小使用质量kg：2440；16.选装最小使用比质量kg/kW：41.36；","T202100320079","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH012和WJ2021AFH011"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.37kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4180×1820×2720（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2060；5.最小使用质量kg:2550；6.标准配重（前/后）kg：144/180；7.最小使用比质量Kg/kw：43.37；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、二气门、四冲程；11.发动机标定功率kw：58.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；","T202000320432","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019LFH003"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240036","潍坊市产品质量检验所"]
[461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-3Y","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","T202000371205","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003004、NW202003008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.68kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","T201900510991","2024-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201109024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","T202000370551","2025-09-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202003005 NW202003006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401123-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-BA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","T202000430612","2025-09-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401123-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:70.42kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","部20171788","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-DA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:65.34kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","部20171788","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","4/1 562/2","农业部农业机械试验鉴定总站（O.E.C.D.）","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.61kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1600-2015）×2610mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：59.0kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30选装：前轮8.3-24水田轮/后轮11-32水田轮；最小使用质量：2750kg。","部20170359","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201401006","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX063","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900（1600-2015）×2460mm；轴距：2072mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前144kg/后360kg；发动机标定功率：59.0kW；轮胎型号：前轮8.3-24/后轮14.9-30选装：前轮8.3-24水田轮/后轮11-32水田轮；最小使用质量：2600kg。","部20170359","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX063","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","804-R","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6/46.9kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):  4020mm×1830mm×2750mm（安全架）4020mm×1830mm×2750mm（驾驶室），轴距：2055mm，轮距（前轮/后轮）： 1100、1200、1300/1100～1400，最小使用质量：2570kg（安全架）2770kg（驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：59kW，发动机型号：4C6-80C32。排放阶段：第三阶段","T202000340195","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH018、WJ2019JFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240018","潍坊市产品质量检验所"]
[470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.8/43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：4000×1670×2560，驾驶室：4000×1670×2600，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2460，驾驶室：2560，标准配重（前/后）kg：108/60，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202000220371","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020FFH038   安全架：WJ2020FFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M804-C1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9/42.35kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3820×1620×2410，驾驶室：3820×1620×2580轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2290，驾驶室：2380，标准配重（前/后）kg：48/56，档位数（前进/倒退）:8/8，主变速档位数/副变速档位数4/2×（1+1），发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32  吉林省农业机械试验鉴定站出具变更确认报告（编号No:2021BG22009）第15页：翻倾防护装置：简易驾驶室型号，DS1004.45.001,安全框架型号，DS1004.46.001,最小使用质量（kg）:安全架：2402，驾驶室：2490，","T202000220373","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020LFH012，安全架：WJ2020LFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M804-G","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41/41.4kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）3700×1620×2400 （驾驶室）3700×1620×2580，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2420，驾驶室:2440，标准配重（前/后）kg：52/56，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100340480","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020LFH012，安全架：WJ2020LFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M804-H","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2/43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）3950×1730×2600 （驾驶室）3950×1730×2650，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1400、1600/1200、1300、1400、1600，最小使用质量（kg）:安全架2540/(驾驶室)2560，标准配重（前/后）kg：144/50，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202100340479","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020LFH012，安全架：WJ2020LFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","外廓尺寸：3700×1700×2430（2630驾驶室）；驱动型式：四轮驱动；功率：58.8kW; 发动机型号及制造商：YN4EZ080-30CR；昆明云内动力股份有限公司：轴距：2000; 最小使用质量：2410; 配重：70/180; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202100320435","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH09G，WJ2021CFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240044 号","潍坊市产品质量检验所"]
[475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊福康农业装备有限公司","轮式拖拉机","GF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.39kg/kW","发动机功率：59kw； 驱动方式：四轮驱动； 排放标准：国三标准；外廓尺寸（长x宽x高及部位）：4040x1820x2805（mm）/安全框架顶部； 轴距或履带接地长：2030（mm）； 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心的水平距离：1160mm； 最小使用质量：2560kg； 标准配重（前/后）：144/180kg； 最小使用比质量：43.39kg/kw； 发动机与主离合器连接方式：直联；转向系型式：全液压； 传动系箱体数量：2； 主变速位置：第1箱体中； 变速箱（器）型式：机械平面组成式； 主变速换挡方式：机械有级档； 液压悬挂系统型式：分置式； 悬挂装置型式：后置三点悬挂 ；","T202000430306","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH020(驾驶室）/WJ2019JFH021(防翻架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240069","潍坊市产品质量检验所"]
[476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.52kg/kW","外廓尺寸：4020×1720×2650（驾驶室），4020×1720×2700（安全架）；\n最小使用质量：2700kg（驾驶室），2500（安全架）\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：58.8kw（80马力）；\n排放标准：国三。","部20171770","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711024/NW201711025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701320","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.02kg/kW","功率：80马力,驱动方式：四轮驱动,最小使用质量(kg)：主机型：2420，涵盖机型：2500,最小使用比质量(kg/kW):41.02/42.37,主机型：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1660×2910（安全框架顶部）,涵盖机型：外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1660×2650（驾驶室顶部）,轴距（mm）：1950,常用轮距（前轮/后轮mm）：1300/1300","T202000430302","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH022/WJ2019LFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240081","潍坊市产品质量检验所"]
[478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.02kg/kW","功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：2420，最小使用比质量(kg/kW):41.02，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1620×2910（安全框架顶部）/3750×1620×2650（驾驶室顶部），轴距（mm）：1950，常用轮距（前轮/后轮mm）：1300/1300。","T202100340491","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH12G/WJ2021BFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240081","潍坊市产品质量检验所"]
[479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.78kg/kW","功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：2760,最小使用比质量(kg/kW):46.78，外廓尺寸(长×宽×高mm):3980×1760×2580，轴距（mm）：2030，常用轮距（前轮/后轮mm）：1420/1380","部20180556","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712062","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017JKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3795×1550×2460（驾驶室：3795×1550×2580）；轴距（mm）：2050；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1164；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：2450（驾驶室：2490）；标准配重(前/后)（kg）：52/56；最小使用比质量（kg/kW）：41.7（驾驶室：42.3）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SN904.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/760","T202142420188","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3031/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200647","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","STB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.6kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：4050×1810×2680（驾驶室：4050×1810×2700）；轴距（mm）：2060；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1250/1400；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：2455（驾驶室：2505）；标准配重(前/后)（kg）：108/280；最小使用比质量（kg/kW）：41.6（驾驶室：42.5）；挡位数（前进/倒退）：12/12；翻倾防护装置：安全架STB1004.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/720","T202142420187","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3020/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0014K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.8kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4030×1840×2740（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2100\n轮距(mm)：1360/1410\n最小离地间隙(mm)：380\n最小使用质量(kg)：2825\n轮胎型号：8.3-24/14.9-30（选装:8.3-20/12.4-28）\n排放阶段：国3\"","苏农机（2017）第（0357）号","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4030×1840×2710（至安全架顶）\n轴距(mm)：2100\n轮距(mm)：1360/1410\n最小离地间隙(mm)：380\n最小使用质量(kg)：2700\n轮胎型号：8.3-24/14.9-30（选装:8.3-20/12.4-28）\n排放阶段：国3      \"","苏农机（2017）第（0357）号","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)： \n 4120×1810×2450（安全架顶部）/2590（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率(KW)：59kW; 发动机型号及制造商： \n  YN4E085-32CR4, 昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段;轴距(mm)：2050; 最小使用质量(kg)： 2520（安全架）/2650（驾驶室）; 标准配重(前/后)(kg)： 144/180; 档位数：12/12; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架。\"","T202000320459","2025-09-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ103、HB2020FHZ102","湖北三智农业机械检测有限公司、湖北三智农业机械检测有限公司","(2020)2240085","潍坊市产品质量检验所"]
[485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54/44.56kg/kW","功率：80马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.54（安全架）/44.56(驾驶室）","T202100320472","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103002/NW202103003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.17kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3700×1650×2700，轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：410，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：2370，标准配重kg：58/180，最小使用比质量：40.17kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:34.66，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，翻倾防护装置型号：JF1204.301B，翻倾防护装置生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，选装驾驶室型号：JF1204.205.01，选装驾驶室生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：4D32ZT33/804，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：59kW，发动机额定功率：59kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ115×595，消音腔质量kg：6.9，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BN-E320，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430293","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH007（驾驶室）；WJ2020AFH013（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.61kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：4080×1700×2480(选装驾驶室整机外廓尺寸:4080×1700×2650，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1300、1400/1300、1400，最小离地间隙mm：370，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1150，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：100，最小使用质量kg：2455(选装驾驶室最小使用质量:2670)，标准配重kg：144/180，最小使用比质量kg/kW：41.61(选装驾驶室最小使用比质量:45.25)，档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3×（1＋1），最高设计理论速度km/h:32.73，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装简易驾驶室），翻倾防护装置型号：JF904.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装简易驾驶室型号：JF1204.301B，翻倾简易驾驶室生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，发动机型号：4D32ZT33/804，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：59kW，发动机额定功率：59kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×580，消音腔质量kg：5.8，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BN-E320，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202043430023","2025-04-09","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH011（安全框架）；WJ2019HFH007（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240051","潍坊市产品质量检验所"]
[488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3900×1600×2700(驾驶室）/3900×1600×2540（安全架），轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：400，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：2410，标准配重kg：45/48，最小使用比质量：40.85kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1＋1），最高设计理论速度km/h:32.34，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，翻倾防护装置型号：JF1204.301B，生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，选装驾驶室型号：JF1204.205.01，生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装安全框架型号：JF904.108.01，生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：4D32ZT33/804，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：59kW，发动机额定功率：59kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×580，消音腔质量kg：5.8，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-001，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BTB316，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T201900430955","2024-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH007(驾驶室）；WJ2019HFH006（驾驶室）；WJ2019LFH011（安全框架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240052","潍坊市产品质量检验所"]
[489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.98kg/kW","功率：58.8kW（80马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2410kg（安全框架）2550kg（驾驶室）；最小使用比质量：40.98kg/kW（安全框架）43.36kg/kW（驾驶室）","T202100320446","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH002/WJ2020KFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01324","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.01kg/kW","功率：58.8kW（80马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2470kg （安全架）2600kg（驾驶室）；最小使用比质量：42.01kg/kW（安全架）44.22kg/kW（驾驶室）","部20171170","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704005；NW201704007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-H","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","功率(KW):59;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:4000×1850×2700（驾驶室四柱） 4000×1780×2600（安全架）；最小使用质量（kg）:2650（安全架）、2750（驾驶室）；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1450/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1250、1350、1450/1250～1560 ； 最小离地间隙（mm）:370（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:130/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4 ×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮）:8.3-24/14.9-30；","T202000220045","2025-03-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH004、WJ2019IFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.86kg/kW","功率(KW):59;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:3800×1710×2650（驾驶室四柱） 3800×1620×2500（安全架）；最小使用质量（kg）:2470（安全架）、2550（驾驶室）；轴距（mm）:1980； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300/1300；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300、1400/1200、1300、1400 ； 最小离地间隙（mm）: 420（后牵引架底部）;最大配重（kg）:64/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 ；变速箱型式: 4×2×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32；","T202000220044","2025-03-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH004、WJ2019IFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240004","潍坊市产品质量检验所"]
[493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","发动机标定功率;59kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;2420kg.","T202165650015","2026-03-15","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909068/NW202005036 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240138","潍坊市产品质量检验所"]
[494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","KD804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","变更配置简易驾驶室：变更前使用进通传动生产的前桥重量为240kg前托架36kg电瓶框43kg后牵引46kg脚踏板130kg脚蹬子12kg合计重量为507 kg原材料为Q235普板；变更后前桥为中远重工生产的重量为216kg前托架28kg电瓶框25.8kg后牵引32.2kg脚踏板99kg脚蹬子6kg使用材料Q345低合金板合计重量为 407kg。变更前最小使用比质量43.03kg/kw，变更后最小使用比质量41.33kg/kw。\n整机型号名称：KD804-A、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3800×1600×2500（安全架顶部）mm；最小使用质量：2410kg；最小使用比质量：40.99kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD904.45.1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ080-30CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、高压共轨；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：58.8kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD904.46.1；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸：3800×1700×2620（驾驶室顶部）；选装配置最小使用质量：2430kg；选装配置最小使用比质量：41.33kg/kW；","鄂2020223","2025-11-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ140/No：HB2020FHZ141","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200609","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.46kg/kW","标定功率：58.8kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：47.46kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3980×1820×2600；轴距（mm）:2050；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1280/1390；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：390；整机最小使用质量（kg）：2800；最大配重(前/后)（kg）：144/180 ；整机挡位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：鑫升704型；翻倾防护装置型式：拖拉机驾驶室；转向系型式：液压转向；变速箱型式：组成式4×3×（1+1）；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；悬挂装置类别：2类；动力输出轴转速（ r/min）：540/760 。选装（安全架）配置参数：标定功率：58.8kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：40.81kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3980×1820×2550；整机最小使用质量（kg）：2400；翻倾防护装置型号：鑫升604；翻倾防护装置型式：安全框架；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30。","苏农机（2017）第（0353）号","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708009；NW201902006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.24kg/kW","标定功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 4100×1750×2750安全架顶；轴距（mm）:2080；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1300/1300；轮距(前轮/后轮)（mm）:1300、1400、1500/1300-1500；最小离地间隙（mm）：390；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1160；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；整机最小使用质量（kg）：2610；标准配重(前/后)（kg）：140/90 ；最小使用比质量：44.24 kg/kW；整机挡位数（前进/倒退）：12/12；发动机与主离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置型号：XS1004.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；悬挂装置类别：2类；动力输出轴标准转速（ r/min）：540/760 。选装（驾驶室）配置参数：标定功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 4100×1750×2730驾驶室顶；整机最小使用质量（kg）：2750；最小使用比质量：46.61 kg/kW；翻倾防护装置型号：XS1004.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30 。","T202142420064","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010046，NW202010047（选装驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22/45.92kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）4100×1830×2800 （驾驶室）4100×1830×2750，轴距或履带接地长（mm）:2050, 轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1400、1600/1200、1300、1400、1600，最小使用质量（kg）:安全架2600/(驾驶室)2700，标准配重（前/后）kg：70/90，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202100220374","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021CFH19G，安全架：WJ2021CFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240160","潍坊市产品质量检验所"]
[498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-A1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.82/41.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）3800×1620×2500 （驾驶室）3800×1620×2600，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2400，驾驶室:2450，标准配重（前/后）kg：40/50，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100220376","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021CFH01G，安全架：WJ2021CFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240159","潍坊市产品质量检验所"]
[499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2410安全架顶;轴距:2040mm;常用轮距(前轮/后轮):1200/1200;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:2455;最小使用比质量（kg/kw）：41.75；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1404.46.001;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32；选装配置：外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2720驾驶室顶；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1504.45.002;型式：简易驾驶室；最小使用质量：2600；最小使用比质量（kg/kw）：44.22； 标准配重(前/后):86/60;档位数（前进/倒退）：8/8；副变速档位数：2×（1+1）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；最小使用质量：2455；最小使用比质量（kg/kw）：41.75；","T202100430199","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007043；NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240180","潍坊市产品质量检验所"]
[500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.42kg/kW","功率：59KW（80马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2680kg；最小使用比质量(kg/kW):45.42;","部20171550","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201610007","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","No:WJ2017EKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.90/45.92kg/kW","功率：58.8kW（80马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2640（安全框架）、2700（简易驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW):44.90（安全框架）、45.92（简易驾驶室）;","T202100220357","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH015（安全框架）/WJ2021CFH014（简易驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","功率：80马力（59kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全框架机型4100×1950×2780（安全架顶部）、驾驶室机型4100×1950×2700（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2052；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1408；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1155；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；安全框架机型最小使用质量（kg）：2590；安全框架机型最小使用比质量（kg/kW）：43.90；驾驶室机型最小使用质量（kg）：2720；驾驶室机型最小使用比质量（kg/kW）：46.10；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4C6-80C32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420191","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全框架：FH21GW0251/驾驶室：FH21GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200645","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.4kg/kW","功率：59kW（80马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 4100x1900x2700(选装驾驶室：4100x1900x2750），最小使用质量kg：2500（选装驾驶室最小使用质量：2600），最小使用比质量：42.4kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：44.1kg/kW）","T202000340193","2025-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH027,WJ2019IFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","功率：58.8kW（80马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 4100x1850x2700(选装驾驶室：4100x1850x2750），最小使用质量kg：2600（选装驾驶室最小使用质量：2650），最小使用比质量：44.2kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：45.1kg/kW）","T202000341142","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH001；WJ2020GFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-M","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","功率：58.8kW（80马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：4100x1820x2650(选装驾驶室：4100x1820x2720），最小使用质量kg：2510（选装驾驶室最小使用质量：2650），最小使用比质量：42.7kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：45.1kg/kW）","T202100340524","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH24G;WJ2021BFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心；河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-X","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","功率：58.8kW（80马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 3850x1700x2520(选装驾驶室：3850x1700x2700），最小使用质量kg：2400（选装驾驶室最小使用质量：2430），最小使用比质量：40.8kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：41.3kg/kW）","T202000341164","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH001;WJ2020GFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240023","潍坊市产品质量检验所"]
[507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","LTN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7kg/kW","整机型号、名称：LTN804、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3920×1600×2400(mm)，轴距：2045mm,常用轮距（前轮/后轮）：1280/1305（mm），最小使用质量：2450kg，最小使用比质量：41.7kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：8键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202142420202","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21H3053 选装：SJ21H3051","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0015K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","雷泰804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","整机型号、名称：雷泰804、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：4190×1790×2690(mm)，轴距：2090mm,常用轮距（前轮/后轮）：1285/1395（mm），最小使用质量：2600kg，最小使用比质量：44.2kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，速挡位数：12/12，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8键，动力输出轴标准转速：540/760r/min.","鄂2020212","2025-11-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ129 选装：HB2020FHZ130","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200614","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX804-C1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.3kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2710mm；轴距（mm）：2080mm；轮距（前轮/后轮）mm：1350/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：400mm；最小使用质量（kg）：2850kg；标准配重质量（kg）：220kg/360kg；最小使用比质量：48.3kg/kw；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650120","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010221号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.01kg/kW","发动机型号：SD4BMU；发动机标定功率/转速：58.8 kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2470（安全架）/2780（驾驶室）kg；最小使用比质量（kg/kw）：42.01（安全架）/ 47.28（驾驶室）。","T202100430215","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1871（安全框架）/ FH20GW0941（简易驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190524","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:73.13kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4300；最小使用比质量（kg/kw）为73.13；","2017TJ728","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC804-A1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:68.88kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4050；最小使用比质量（kg/kw）为68.88；","2017TJ728","2021-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:72.03kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4250；最小使用比质量（kg/kw）为72.03；","2017TJ378","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:67.46kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3980；最小使用比质量（kg/kw）为67.46；","2017TJ378","2021-12-31","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.64kg/kW","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：2860；最小使用比质量（kg/kw）为48.64；","T201900511008","2024-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0261","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.27kg/kW","功率：80马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：2730；最小使用比质量（kg/kw）为46.27；","T201900511008","2024-12-30","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RX804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.54kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3100；最小使用比质量（kg/kw）为52.54","2018TJ083","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RX804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.15kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2900；最小使用比质量（kg/kw）为49.15；","2018TJ083","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T804-PVR","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2835（无配重）；4315*1965*2835（带前配重）；最小使用质量：2940KG；功率：58.8KW；生产厂家：无锡铂金斯动力系统科技有限公司；型号：1104D-44T；功率：58.8KW；排放阶段：国家第三阶段","T202000411252","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH19GW1051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 023-2015","湖北省农业机械鉴定站"]
[520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.31kg/kW","\"（平板）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1810*2840，轴距：2075mm，最小使用质量：2735kg，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min、最小使用比质量：41.31(kg/kW)\n（驾驶室）四轮驱动，外廓尺寸：3980*1810*2650，轴距：2075mm，最小使用质量：2830kg，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min、最小使用比质量：42.74(kg/kW)\"","T202100340125","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW2041/FH20GW2051","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200649","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","\"(平板)驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1840*2770，轴距：2065mm，最小使用质量：2700kg，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min、最小使用比质量：40.79(kg/kW)\n（驾驶室）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1840*2650，轴距：2065mm，最小使用质量：2850kg，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min、最小使用比质量：43.05(kg/kW)\"","T202043430127","2025-08-06","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW0091/FH20GW0081","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180606542号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽天平机械股份有限公司","轮式拖拉机","JH904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4150×1840×2680mm；轴距：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)：1250/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2710kg；标准配重(前/后)：144/180kg；档位数(前进/倒退)：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：JH1204.45.001驾驶室或JH1204.45.002安全框架；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；动力输出轴离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30。驱动型式：四轮驱动；标定功率：66.2kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.94kg/KW。","T202100340501","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2021CFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240099","潍坊市产品质量检验所"]
[523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79/43.05kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:4150×1835×2650(驾驶室）、4150×1835×2770(安全架）最小使用质量:2850kg(驾驶室）、2700kg(安全架）；配套动力（kW）:66.2；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2100； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600； 最小离地间隙（mm）:360； 标准配重（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12/0；变速箱型式:4×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28","部20190486","2023-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019AFH009/WJ2019AFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040104","潍坊市产品质量检验所"]
[524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904-6","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.38kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0032）号","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH14GW0111  FH20GW0201"," 国家拖拉机质量监督检验中心"," (2017)委检字整机类第130号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904-9","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.4kg/kW","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;最小使用比质量(kg/kW):46.4;","T201932320091","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1611  FH19GW1621 ","国家拖拉机质量监督检验中心 ","（2019）委检字整机类第0021号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904X","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.93kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；\n发动机标定功率（kW）：66.2 \n发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0079）号","2023-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1291 / FH20GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心"," (2018)委检字整机类第0077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF954X","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.57kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：70；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0080）号","2023-12-31","70","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0351/FH21GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0077号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：66.2；最小使用质量（kg）：2870（驾驶室机型）、2720（安全架机型）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:43.35（驾驶室机型）、41.09（安全架机型）；排放标准：第三阶段。","部20180476","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0971/FH19GW0981","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类0170100134号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904S","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.85kg/kW","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):66.2；最小使用质量（kg）：3494（驾驶室机型）、3300（安全架机型）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:52.77（驾驶室机型）、49.85（安全架机型）排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0273）号","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0391/FH17GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","No201701077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904S-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：66.2；最小使用质量（kg）：2720（安全架）、2920（驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:41.09（安全架）、44.11（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202000230410","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：FH19GW0971/No：FH19GW0981","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类第0170100134号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.78kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2；最小使用质量（kg）:4090；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:61.78；排放标准：第三阶段。","部20171571","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心","W2008-023-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.76kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3750kg（平地板安全架、新驾驶室）/ 3920kg（马鞍型驾驶室、平地板驾驶室）/ 3625kg（马鞍型安全架、新安全架）","部20171309","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH19GW1141/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH20GW0551/FH20GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS023","河南省农业机械试验鉴定站"]
[533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.86kg/kW","功率：70kW/95马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量：3700kg（安全架）/ 3870 kg（马鞍型驾驶室）/3960kg（平地板驾驶室）","部20171330","2021-12-31","70","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW0881/FH20GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","LT09GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2925kg（变更前）、3070kg(变更后)。变更内容：变更前轮胎型号：9.5-24/14.9-30；变更后轮胎型号：13.6-24/16.9-34（选装： 8.3-24，8.3-24（水田），9.5-24，9.5-24（水田），12.4-26（水田）/11-32，14.9-28，14.9-30，11-32（水田），14.9-30（水田），13.6-38（水田），16.9-34（水田））","部20170596","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","201516","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610046","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3025kg（变更前）、3175kg（变更后）。变更内容：变更前轮胎型号：9.5-24/14.9-30；变更后轮胎型号：13.6-24/16.9-34（选装： 8.3-24，8.3-24（水田），9.5-24，9.5-24（水田），12.4-26（水田）/11-32，14.9-28，14.9-30，11-32（水田），14.9-30（水田），13.6-38（水田），16.9-34（水田））","部20170596","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610046","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.4kg/kW","90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动；整机型式：轮式； 最小使用比质量（kg/kw）：44.0(驾驶室)/42.4（安全架）；最小使用质量(kg)：2910（驾驶室）/2805（安全架）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4000×1970×2675（驾驶室顶部) 4000×1970×2865（安全架顶部)；轴距或履带接地长(mm)：2046","T202032320026","2025-03-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1021、FH19GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","QB904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/41.69kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2；发动机型号：YCD4T23T8-90B；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：（安全架）3980*1760*2700，（驾驶室）3980*1760*2750；轴距（mm）：2070；轮距（mm）：1300/1350；最小使用质量（kg）：安全架2710、驾驶室2760","T202142420018","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","防翻架WJ2020LFH016；驾驶室：WJ2020LFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200625","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","QB904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69/42.29kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2；发动机型号：LR4V5R22/0662；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：（安全架）3980*1760*2700，（驾驶室）3980*1760*2750；轴距（mm）：2070；轮距（mm）：1300/1400；最小使用质量（kg）：安全架2760、驾驶室2800","T202142420018","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","防翻架：WJ2020LFH016；驾驶室：WJ2020LFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200625","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.9kg/kW","发动机标定功率：66.2kW,驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2110×2680（消声器）3040（安全架）；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3900 （kg）排放阶段：第三阶段","T201900410924","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","2010KSS016","河南省农业机械试验鉴定站"]
[540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机 （原：拖拉机）","SH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.4kg/kW","型式：四轮驱动、外廓尺寸（长×宽×高）：4065×1985×2710mm；轴距：2275mm;轮距：1460mm/1560mm；最小使用质量：3200kg;最小离地间隙：340mm、动力输出轴功率：≥56.26kW、发动机标定功率：66.2kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）10/10/0、框架上最大提升力：≥16kN、排放阶段：国三","部20170926","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608101","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT025-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北友拓农业机械检验技术有限公司","轮式拖拉机","904-F","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88/44.11/44.56kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3970×1620×2605（安全架顶部）/3970×1820×2665（四柱驾驶室顶部）/3970×1820×2710（六柱驾驶室顶部）,轴距1990mm,最小使用质量：2905kg（安全架）/2920kg（四柱驾驶室）/2950kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：144/60（kg）安全架 144/80（kg）四柱驾驶室 144/80六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4B5-90C31,标定功率：66.2kW，制造商：安徽全柴动力股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020034","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2019FHZ071/HB2019FHZ069/HB2019FHZ070 ","湖北三智农业机械检测有限公司   ","HBNJ201909072","湖北三智农业机械检测有限公司   "]
[542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3900x1630x2780mm；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm；整机最小离地间隙：395mm；最小使用质量：2710kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：40.94kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420048","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ233","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200663","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFE904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3706×1820×2610（至安全架顶）/3706×1820×2520（至驾驶室顶）；轴距mm：2115；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1200、1300、1410、1430、1520、1540、1610、1630、1720、1740，后轮1050-1800；最小使用质量kg：2720（安全架）/3010（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：160/180；最小使用比质量kg/kw：41.1（安全架）/45.5（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-24或8.3-20或9.5-20或8.3-24，后轮14.9-30或12.4-28或14.9-24或12.4/11-28或14.9-28或11-32或12.4-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320002","2026-01-28","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0201/FH20GW0331/FH20GW2111","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-03-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.24kg/kW","标定功率：90马力（66.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：41.24（带安全架）/42.82（带驾驶室）；配套发动机型号：新柴4D32RT30/904（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1810×2665（至安全架顶）/2700（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2040；最小使用质量(kg)：2730（带安全架）/2835（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","T202132320058","2026-02-25","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021001、SAM2021002","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","(2018)委字整机类第01801206462号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.489kg/kW","发动功率：66.2千瓦（90马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3210kg，最小使用比质量（kg/kW）：48.489；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.640kg/kW","发动功率：66.2千瓦（90马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3220kg；最小使用比质量（kg/kW）：48.640；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2770（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1751","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.99kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC904-1，名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：3650×1750×2750（安全架）/3650×1750×2650（驾驶室），轴距：1950mm,常用轮距：1270/1350；型式：轮式，驱动型式：四驱3.发动机信息：发动机型号：4C6-90C33，标定功率：66.2kw，标定转速：2400r/min，气缸数：4缸，生产厂：安徽全柴动力股份有限公司","T202132320150","2026-06-06","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ176/HB2020FHZ174","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240203","潍坊市产品质量检验所"]
[548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LM904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3900×1620×2600（安全架顶）/3900×1680×2680（驾驶室顶）,轴距2050mm,最小使用质量：2710kg/2710kg,标准配重（前/后）：144/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E095-32CR4,标定功率：66.2，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420014","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ190/HB2020FHZ191","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200632","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LM904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3900×1620×2600（安全架顶）/3900×1680×2680（驾驶室顶）,轴距1960mm,最小使用质量：2710kg/2710kg,标准配重（前/后）：144/56（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32RT30/904,标定功率：66.2，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420014","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ190/HB2020FHZ191","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200632","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4030×1770×2775（警示灯顶）/4025×1775×2700（驾驶室顶）,轴距2040mm,最小使用质量：2710kg/2710kg,标准配重（前/后）：144/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32RT30/904,标定功率：66.2，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420017","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ188/HB2020FHZ189","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200631","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLB904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4030×1770×2775（警示灯顶）/4025×1775×2700（驾驶室顶）,轴距2040mm,最小使用质量：2710kg/2710kg,标准配重（前/后）：144/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E095-32CR4,标定功率：66.2，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420017","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ188/HB2020FHZ189","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200631","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M954KQ","功率:95.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.7 kg/kW","功率：70.8 kW 70.0kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","部20171137","2021-12-31","70.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 488"," CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2009）委字01类第089号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","标定功率：66.2kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量：43.5（四柱驾驶室），43.96（六柱驾驶室），40.79（安全架）","T202032320061","2025-05-28","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH030、№：WJ2020EFH031、№：WJ2020EFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240003","潍坊市产品质量检验所"]
[554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","发动机标定功率（kW）：66.2；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3940×1810×2800（安全架顶部），3940×1810×2700（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2020；最小使用质量（kg）：2700（安全架），2900（驾驶室）；排放阶段：国三","鄂2020020","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2019KFH016；驾驶室报告编号：WJ2019KFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909056","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：（安全架）3940×1810×2800；轴距：2020（mm）；最小使用质量：（安全架）2700kg；排放阶段：第三阶段","新2019104","2024-04-10","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2018HFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.24kg/kW","发动机标定功率（kW）：66.2；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3980×1710×2800（安全架顶部）；3980×1710×2710（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2060；最小使用质量（kg）：（安全架）2730；（驾驶室）2850；排放阶段：国三","T202142420204","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH005       驾驶室编号：WJ2021CFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0026K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.45kg/kW","功率：66.2kW 马力：90马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：4K41ZT31/903  发动机功率：66.2kW 生产厂家：浙江新柴股份有限公司 排放阶段：国三 外观尺寸：4050mm*1760mm*2660mm；轴距：2070mm；轮距（前轮/后轮）：1290mm/1360mm；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋；最小离地间隙360mm（前桥放油口）；最小使用质量：2810kg","部20171912","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW1841（安全架）/FH19GW1821（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017FKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；最小使用质量：3795kg（安全架）、3920（驾驶室）","T202041410186","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0701（防翻架）、FH14GW0021-BJ3（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心（防翻架）、国家拖拉机质量监督检验中心（驾驶室）","2014KSS026","河南省农业机械试验鉴定站"]
[559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.03 kg/kW","90马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率66.2kW，排放阶段：国三，最小使用质量4040kg","T201900320730","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2006KSS004","河南省农业机械试验鉴定站"]
[560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.49 kg/kW","904B:      90马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率66.2kW，排放阶段：国三，最小使用质量3210kg","T202041410180","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0571","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09/ 42.19kg/kW","整机驱动型式： 四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm： 4040×1842×2670(至安全架顶)/4040×1842×2650（至驾驶室顶）；轴距 mm ：2060；轮距(前轮/后轮) mm：1250、1350/1300-1550；最小离地间隙及部位 mm ：370、前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm ：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm： 90.2；最小使用质量 kg：2720（安全架）/2793（驾驶室）；最小使用比质量 kg/kW： 41.09（安全架）/42.19（驾驶室）；发动机标定功率kW：66.2；发动机标定转速r/min：2300；排放阶段：国三","T202100410592","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020HFH010（安全架）/FH20GW1831(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT19GK0281","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WG904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；最小使用质量：2750kg（安全架）2850kg（驾驶室）；最小使用比质量：41.54kg/kW（安全架）43.05kg/kW（驾驶室）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3900×1800×2770mm(安全架顶端）；轴距或履带接地长：2020mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1400mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1300～1500/1300～1500mm；选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3900×1800×2700mm(驾驶室顶端)；选装配置轮距(前轮/后轮)：1300～1500/1350～1500mm","T202142420213","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3006（安全架）、FH21GW0471(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0002K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.40kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：66.2；外廓尺寸mm（长×宽×高）：4350×2050×2920；轴距mm：2200；常用轮距mm（前轮/后轮）：1620/1622;轮距mm（前轮/后轮）：1620/1622;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：3800；标准配重kg(前/后)：220/160；最小使用比质量kg/kW：57.4；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/8；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：六柱框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","豫2017020","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2kg/kW","发动机型号：SD4BMU10；发动机标定功率/转速：66.2 kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2860kg；最小使用比质量（kg/kw）：43.20。","T202100230395","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200322","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.86kg/kW","发动机信息：发动机型号：SD4BMU10；发动机标定功率/转速：66.2 kW/2400r/min排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动 ；最小使用质量：2705(安全架）/ 2860(驾驶室）kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.86（安全架）/ 43.2（驾驶室）。","T202100430214","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1861（安全框架）/ FH20GW0841（简易驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190526","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","904-CA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","四轮驱动；整机外形尺寸(mm)：4000×1850×2770（安全架顶部）；轴距（mm）：2090；常用轮距（mm）：1270/1400；最小使用质量(kg)：2710;最小使用比质量（kg/kW)：40.94；","T202100340519","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909049","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKE904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/42.30kg/kW","功率:66.2kW（90马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2710kg（安全框架），2800kg（简易驾驶室）；最小使用比质量40.94kg/kW（安全框架）、42.30kg/kW（简易驾驶室）。","T202100320475","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3016（安全框架）/SAM2021029（简易驾驶室）","安全框架：湖北三智农业机械检测有限公司/简易驾驶室:南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01059","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/40.94kg/kW","功率:66.2kW（90马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2710kg（安全框架），2710kg（简易驾驶室）；最小使用比质量40.94kg/kW（安全框架）、40.94kg/kW（简易驾驶室）。","T202100320474","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SAM2021030（安全框架）/SAM2021028（简易驾驶室）","南京赛姆认证科技发展有限公司 ","YH2021WJ01060","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.15kg/kW","功率：90马力（66.2kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型4050×1790×2805（安全架顶部）、驾驶室机型4050×1790×2850（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2030；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1300/1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：安全架机型2790、驾驶室机型2855；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型42.15、驾驶室机型43.13；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4C6-90U32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420218","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH017/驾驶室：WJ2021BFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","TB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.9/42.4kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：驾驶室机型4180×1820×2725mm、安全框架机型4180×1845×2725mm；轴距：2080mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1420/1485；发动机功率：66.2kW（90马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；驾驶室机型最小使用质量：2840kg,最小使用质量比（kg/kW）：42.9；安全架机型最小使用质量：2805kg,最小使用质量比（kg/kW）：42.4。","T201943430029","2024-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2019FFH016/安全架：WJ2019FFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2040143","潍坊市产品质量检验所"]
[571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","TB904-T","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4180×1820×2725mm；轴距：2060mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1420/1485；发动机功率：66.2kW（90马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2890kg；最小使用质量比：43.66kg/kW。","T202100430204","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040143","潍坊市产品质量检验所"]
[572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.38kg/kW","功率：90马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4100（至前配重）×2050（常用轮距）×3000(至安全架顶)；轴距或履带接地长：2320；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：前轮：1300/1450；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：3600kg；最小使用比质量(kg/kW)：54.38；","苏农机（2018）第（0055）号","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.76kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3900×1645×2400(安全架顶)，3800×1650×2630（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2765（安全架），2825（驾驶室）；功率（kW）：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：41.76（安全架），42.67（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720","T202100320062","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH010/WJ2020KFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DONKORWOTION904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.2kg/kW","90马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：配套动力型号：4C6-90U32;制造商：安徽全柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，驾驶室最小使用比质量：40.2 kg/kW  k值 29.57 kg/ps最小使用质量：2661kg。","部20180566","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708023","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第2026号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ904-AD","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54/44.56kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 4200×1780×2680（安全架顶部）4200×1780×2860（滤清器顶部）mm；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1300、1400/1300、1400、1500mm；常用轮距(前轮/后轮)：1430/1350mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：2750、2950kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：108/120kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；","T202000220969","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007066/FH19GW1581","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018CKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","标定功率:66.2kW(90马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量：40.8kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4070×1830×2720mm（驾驶室顶端）；轴距：2080mm；标准配重(前/后)：70kg/164kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202000320437","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01108","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","标定功率:66.2kW(90马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:41.1kg/kW（安全架）；41.7kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4020×1720×2710mm（安全架顶端）、4165×1710×2710mm（空滤器顶）；轴距：2040mm；最小使用质量：2720kg（安全架）、2760kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：150kg/90kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30。","T202142420196","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3050（安全架）、SJ21FH3049（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0025K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88/40.86kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2700mm（驾驶室顶部或安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前88kg/后60kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2905kg（驾驶室）/2705kg（安全架）（因产品前桥托架、前配重架加强，导致最小使用质量发生变化：变更部位：前轴托架和电瓶托架，原为无底漏空设计，质量80kg，钢板前配重架，质量10kg，合计质量90kg；变更后：前轴托架和电瓶托架为综合利用改有底组合体设计，质量160kg，球铁前配重架35kg，合计质量195kg，即配置驾驶室最小使用质量由2800kg变更为2905kg，变化范围为3.75%；配置安全架最小使用质量由2600kg变更为2705kg，变化范围为4.05%）；挡位数（前进/倒退）：12/12。","T202032320020","2025-02-27","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH008/WJ2019IFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KN904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.32kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1900×2800mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前112kg/后64kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮16.9-30；最小使用质量：3000kg；挡位数（前进/倒退）：12/12。","T202100230433","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","N904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1940×2700mm（安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前88kg/后60kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮16.9-30；最小使用质量：2700kg；挡位数（前进/后退）：12/12。","T202100320070","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1650×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2710kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：40.94kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4E095-32CR4；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率：66.2kW；发动机额定净功率：66.2kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:YLQ400C1;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ120×660mm;排气管消声腔质量:7.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花","T202000340530","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH029/WJ2020FFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004012","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT904-BA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/41.69kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:4C6-90C33；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2700；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420180","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060    /    SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9/41.7kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:66.2kw；发动机型号:YN4E095-32CR4；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1840×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1840×2775；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420179","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060  /  SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63/44.56kg/kW","功率:66.2kW（90马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：2888kg（安全框架）2950kg（简易驾驶室）；最小使用比质量43.63kg/kW （安全框架）44.56kg/kW （简易驾驶室）","T202142420194","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3027 （安全框架）SJ21FH3028（简易驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200683","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69/43.81kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1810×2780mm；轴距：2100mm；轮距（前轮/后轮）：  1200、1270、1300、1370、1450、1550/1200～1585  ；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：2760/2900kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；标准配重(前/后)： 144/360 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420171","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3011/SJ21FH3010","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0006K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.24/41.54kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1810×2620mm；轴距： 2050 mm；轮距（前轮/后轮）： 1200、1270、1370/1200～1585 ；最小离地间隙：415mm；最小使用质量： 2730/2750kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 130/172 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420172","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3011/SJ21FH3010","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0007K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","MB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.86kg/kW","功率：90马力，66.2kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：4020×1830×2700；轴距（mm）：2080；最小使用质量（kg）：2705，最小使用比质量：40.86。","T202100510234","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室报告编号：NW202009024/防翻架报告编号：NW202009023-X02","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","发动机标定功率：66.2kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3660×1600×2670（安全架顶部）mm、3660×1660×2660（驾驶室顶）mm；轴距：2100mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引架底部）mm；最小使用质量：2720kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：41.09kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340502","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH010、WJ2020EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.47/43.73kg/kW","马力：90马力；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机功率：66.2kW；发动机型号：4D32RT30/904；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；最小使用比质量：41.47（安全架）kg/kW、43.73（驾驶室）kg/kW；最小使用质量：2745（安全架）kg、2895（驾驶室）kg","T202142420201","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No.WJ2021AFH02G/No.WJ2021AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0016K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/42.15kg/kW","发动机型号：YN4E095-32CR4，发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司，排放阶段：国三；发动机功率：66.2kW；马力：90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2710kg（安全架）、2790kg（驾驶室）；最小使用比质量：40.94（安全架）kg/kW、42.15（驾驶室）kg/kW","T202100430637","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:WJ2020EFH017/No:WJ2020EFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240129","潍坊市产品质量检验所"]
[591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","机型：904-B 马力数值：90 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：4000*1850*2650(安全架)/ 4000*1780*2700(驾驶室)   常用轮距mm:1270/1400  轴距mm：2050  最小使用质量kg：2750(安全架)2800（驾驶室）最小使用比质量kg/kw：41.54(安全架)42.30（驾驶室） 发动机型号：YN4E095-32CR4    发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司   发动机功率：66.2KW  发动机转速：2300r/min 排放阶段：国三","T202142420012","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH02G            WJ2020JFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006005-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","机型：904-N 马力数值：90 马力    驱动方式：4轮驱动  整机外形mm（长*宽*高）：3780*1615*2360（安全架）/3780*1615*2860（驾驶室）  常用轮距mm:1100/1150  轴距mm：1960  最小使用质量kg：2720 (安全架)2810（驾驶室）最小使用比质量kg/kw：41.09 (安全架)42.45（驾驶室） 发动机型号：YN4E095-32CR4   发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司     发动机功率：66.2KW  发动机转速：2300r/min  排放阶段：国三","T202000340497","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH004      WJ2020FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR904-G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","驱动型式：四驱； 功率：66.2KW,整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4280×1830×2530mm（安全架顶端）；最小使用质量：2760kg；最小使用比质量：41.69kg/kw；选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4280×1850×2680mm（驾驶室顶端）；选装配置最小使用质量：2810kg；选装驾驶室最小使用比重量：42.45kg/kw；轴距：2070mm；常用轮距(前轮/后轮) 或轨距：1300/1400mm；\n轮距(前轮/后轮)：960、1100、1200、1300、1400、1500/1000～1600mm；最小离地间隙及部位：360mm（后牵引座底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1177mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；标准配重(前/后)：224/180kg；挡位数(前进/倒退)：12/12","T202142420035","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0211/FH21GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200657","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东科尔农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","驱动方式：四轮驱动，整机外廓尺寸（长*宽*高）mm：安全架；3960*1610*2480，驾驶室：3960*1610*2600，轴距mm：2060，轮距（前轮/后轮）mm1250、1300、1350/1310、1410，最小使用质量kg：安全架：2750，驾驶室：2880，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2*（1+1），转向系型式：全液压，主变速位置和主变速换挡方式：在第二变速箱中，机械有级档，副变速换挡方式：机械有级档，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，液压输出组数：2组，翻倾防护装置：安全架或简易驾驶室。","T202000220362","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH017/WJ2020CFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240051","潍坊市产品质量检验所"]
[595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东乐地农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79/41.92kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3800×1700×2300（安全架顶部）/3820×1685×2730（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:1950mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1265/1310mm；最小离地间隙及部位:410mm（牵引板底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量:2700kg(安全架）/2775（驾驶室）；最小使用比质量：40.79kg/kW（安全架）/41.92（驾驶室）；标准配重（前/后）：70/124kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数/其他档位数：2;","T202100430650","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012052/NW202012051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005021","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7kg/kW","（备注：该机型翻倾防护装置有安全框架、简易驾驶室两种，安全框架最小使用质量为:2760kg，最小使用比质量为:41.7kg/kw；简易驾驶室的最小使用质量为2920 kg,最小使用比质量为:44.1kg/kw）。四轮驱动；外廓尺寸：4050×1980×2800 mm；轴距2090mm；常用轮距（前轮/后轮）：1350/1500mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：2760kg（安全架）、2920 kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：144 kg /90 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数：4*3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/16.9-30","T202100320437","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009026、NW202009027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第147号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.29kg/kW","标定功率：66.2kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4100x1850x2650mm；轴距：2090mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：380mm；最小使用质量：2800Kg；标准配重（前/后）：140/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速挡位数：4 副变速档位数：3x（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T201900220524","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240002","潍坊市产品质量检验所"]
[598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LE904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.24kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)：3950×1835×2720（安全架顶部）、4050×1820×2640（驾驶室顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：66.2kW；发动机型号及制造商：4D32RT30/904，浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2030;；最小使用质量(kg)：2730（安全架）、2860（驾驶室）； 标准配重(前/后(kg)：114/160； 档位数：12/12； 是否有驾驶室或安全架：有安全架选装简易驾驶室。","T202142420216","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ149、NW202008015-X03","湖北三智农业机械检测有限公司、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0001K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9/41.7kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:YN4E095-32CR4；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2775；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420186","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3055   /   SJ21FH3054","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0004K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9/41.7kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:YN4E095-32CR4；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):1980；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420185","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3056   /  SJ21FH3054","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0003K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","N904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","外廓尺寸及部位：3770×1740×2650（驾驶室顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：66.2kW(90马力），轴距：1965mm，常用轮距：1300/1340mm，轮距：1200、1300/1220-1340mm,最小使用质量:2710kg，最小使用比质量：40.94kg/kW，","T202100510231","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003061-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)2240045","潍坊市产品质量检验所"]
[602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","MF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.86kg/kW","功率：90马力。驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4000x1800X2600（安全架顶部）/4000x1800x2600（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：2070；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1260/1350；；最小使用质量：2705kg（安全架）/2750kg（驾驶室）；最小使用质量比：40.86kw（安全架）/41.54kw（驾驶室）；","T202142420198","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3022(安全架）/ SJ21FH3021(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司 / 湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0011K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","MS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","功率：90马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3900X1760X2650（驾驶室）；轴距或履带接地长：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300；；最小使用质量：2750kg（驾驶室）；、最小使用比质量(kg/kW)：41.54；","T202142420199","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司 "," HB21SJ0012K ","湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","功率：90马力（66.2kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型4180×1845×2725（安全框架最高位置）、驾驶室机型4180×1845×2695（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2080；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1420/1485；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1160；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：91；最小使用质量（kg）：安全架机型2720、驾驶室机型2890；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型41.09、驾驶室机型43.66；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：YCD4T23T8-90C；发动机生产厂：广西玉柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4发动机转速：2400r/min。","T202100340113","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2020LFH020/驾驶室：WJ2020LFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88/44.11/44.56kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3970×1620×2605（安全架顶部）/3970×1820×2665（四柱驾驶室顶部）/3970×1820×2710（六柱驾驶室顶部）,轴距1990mm,最小使用质量：2905kg（安全架）/2920kg（四柱驾驶室）/2950kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：144/60（kg）安全架 144/80（kg）四柱驾驶室 144/80六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4B5-90C31,标定功率：66.2kW，制造商：安徽全柴动力股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020039","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ065/HB2019FHZ062/HB2019FHZ061","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909076","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","904-B1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/42.15/42.60kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：4030×1860×2610（安全架顶部）/四柱驾驶室：4030×1820×2785（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：4100×1810×2780（警示灯顶部）,轴距2020mm,最小使用质量：2710/kg（安全架）/2790kg（四柱驾驶室）/2820kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：144/180（kg）安全架 144/180（kg）四柱驾驶室 144/180六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E095-32CR4,标定功率：66.2kW，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420058","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ227/HB2020FHZ228/HB2020FHZ229"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909075"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.39kg/kW","四轮驱动，云内YN4E095-32CR4发动机，功率90马力（66.2KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸4165*1840*2830mm（安全架）、4050*1840*2685mm（驾驶室顶），轴距2080mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1360mm，最小使用质量2896kg（驾驶室）、2740kg（安全架）","T202000340197","2025-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH037    WJ2019HFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240007","潍坊市产品质量检验所"]
[608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW","功率：  66.2kw        驱动方式：四轮驱动","部20171014","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  W201506108\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501028","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.66kg/kW","功率：  66.2kw        驱动方式：四轮驱动","部20171014","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  W201506112\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501028","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4000x1860x2700mm（安全架）4000x1860x2750mm（驾驶室）；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1370/1400mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2710/2790kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：40.94/42.15kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420050","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ232","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200665","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.57kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：平地板:4050x1830x2660mm/驾驶室：4050x1830x2750mm；轴距或履带接地长：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1270/1400mm；整机最小离地间隙：370mm；最小使用质量：2686/2890kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：40.57kg/43.66kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2019412","2024-11-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910039/NW201704028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ201909029"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD904-D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3900x1705x2750mm；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1400/1400mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：2750kg；整机标准配重(前/后)：180/360kg ；整机最小使用比质量：41.54kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2020015","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ091","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909053","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD904-F","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.67kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4505x2210x2940mm；轴距或履带接地长：2190mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1770mm；整机最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3950kg；整机标准配重(前/后)：308/172kg ；整机最小使用比质量：59.67kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2020016","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ022"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909052","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.15kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3970*1710*2610；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；轴距：2115mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1360/1390；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2724kg；标准配重（前/后）:128/188kg；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架，生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","部20180628","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201805023 / NW201707059","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委字整机类第0170100419号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4150×1790×2755（安全架顶部）/2700（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：66.2KW；发动机型号及制造商：YN4E095-32CR4，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2100；最小使用质量（kg）：2720（安全架）/2800（驾驶室）；标准配重（前/后）（kg）：144/360；挡位数：12/12；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架","T202142420169","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3029、SJ21FH3030","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0024K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：4100×1700×2450（安全框架），4100×1700×2750（驾驶室），轴距mm：2020，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1300、1400/1300、1400，最小离地间隙mm：380，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1150，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92，最小使用质量kg：2710（安全框架），2750（驾驶室），标准配重kg：136/90，最小使用比质量：40.94kg/kW（安全框架），41.54/kW（驾驶室）,档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3×（1+1），最高设计理论速度：31.73km/h，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装驾驶室），翻倾防护装置型号：ST904.108.01（安全架）/ST1004.205.01（驾驶室），翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4E095-32CR4，发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：66.2kW，额定净功率：66.2kW，转数：2300r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YKQ1830U，排气管消音腔尺寸mm：Φ120×590，排气管消音腔质量kg：5.4，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第1箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别2类，液压油泵型号：BTB316，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：19MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202142420054","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ120（安全框架）；HB2020FHZ119（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200643","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","S904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","90马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YCD4T23T8-90C;制造商：广西玉柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，选装发动机型号：YD4EZ90C1;制造商：扬动股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，安全架最小使用比质量41.09kg/kW  K值30.22 kg/ps 最小使用质量2720kg ，\n驾驶室最小使用比质量：43.58kg/kW K值32.06 kg/ps 驾驶室最小使用质量：2885kg","T202142420053","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室报告编号：HBSZ2020FHZ219 安全架报告编号：HBSZ2020FHZ218","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200644","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.6kg/kW","洛柴4110国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、侧置变速、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、前后配重。","T202000411271","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401148 Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.34kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：90马力；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4225×1830×2680（驾驶室），4225×1830×2700（安全架）；轴距：2120mm；最小使用质量kg：2935（安全架），3100（驾驶室）；挡位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3；其他挡位数：1+1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架或六柱式驾驶室；转向系型式：前轮液压转向；动力输出轴转速：540/760 r/min。","部20171629","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909048，NW202011003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：90马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4200×1830×2750（安全架顶部），4180×1825×2735（驾驶室顶部）；轴距：2060mm；最小使用质量：2705kg，2900kg；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100370147","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011003，NW202011004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ904-H","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.60kg/kW","发动机标定功率：90马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（安全架/驾驶室）：2820kg/2910kg，最小使用比质量（安全架/驾驶室）kg/kw：42.60/43.96，外廓尺寸(长×宽×高)：3900*1820*2660；轴距或履带接地长：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1400标准配重(前/后)：144/160；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/0；（选装一：8/8/0；选装二：12/12/0）主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)/0；（选装一：4*2*（1+1）/0；选装二：4*3*(1+1）/0)；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；（选装：（9.5-20、8.3-24、8.3-20、7.50-16）/（14.9-28、11-32、12.4-28、9.5-32、11.2-28）） 排放阶段：国三","T202000370263","2025-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001040/NW202001038/FH20GW0421","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8/41.5kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):4020mm×1830mm×2750 mm（安全架）：4020mm×1830mm×2750 mm（驾驶室），轴距：2055mm，轮距（前轮/后轮）：1300、1400/1300~1400，最小使用质量：2700kg（安全架）2750kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：66.2kW，发动机型号：4C6-90C33。排放阶段：第三阶段","T202100430635","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH013、 WJ2021AFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240115","潍坊市产品质量检验所"]
[623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.8kg/kW","功率：90马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4120×2000×2700mm(安全架顶部)、4120×2000×2775mm(空滤器顶部)（驾驶室机型）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2770kg（安全架）、2900kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230423","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010029；NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202010032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.31/43.54kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1760×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2750kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：42.31kg/kw;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:（1+1）×3;最高设计理论速度:30.01km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4E095-32CR4；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率：65kW；发动机额定净功率：65kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力","T202100320036","2026-04-01","65","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH029/WJ2020GFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","整机型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm):4070×1820×2780；轴距：2070mm；最小使用质量：2800KG；标准配重(前/后)（KG）：140/160；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速*副变速/其他：4*3/1+1；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号：YJ50.46A，型式：安全驾驶室；发动机型号：YD4EZ90C2；发动机生产厂：扬动股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机标定功率：66.2 kW；前照灯：型号：sxjy-01、生产厂：丹阳市世信塑件有限公司；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型、水田型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：单片、干式；传动系变速箱型式：组成式4×3×（1+1）；主变速箱换档方式：机械有级变速；副变速箱换档方式：机械有级变速；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；工作装置动力输出轴转速 540/760 r/min；选装动力输出轴转速 760/850；540/1000；760/1000 r/min；选装轮胎型号(前轮/后轮)/8.3-24/12.4-32、8.3-24/11-32、8.3-20/12.4-28 ；选装液压输出装置/2路液压输出；选装发动机型号/4K41ZT31/904；选装发动机生产厂/浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；选装发动机标定功率：66.2kW；选装两柱式安全架：YJ50.46；最小使用质量：2700KG；自主变更新增发动机型号：4D32RT30/904 功率：66.2KW，制造商：浙江新柴股份有限公司，排放标准：第三阶段；自主变更新增发动机型号：4C6-90C33功率：66.2KW，制造商：安徽全柴动力股份有限公司，排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0425）号","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021DFH016；安全架：WJ2021DFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2/42.7kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4250×1835×2770（安全架） 4250×1835×2650（驾驶室）；最小使用质量:2728（安全框架）、2829（驾驶室）；配套动力（kW）:66.2；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2090； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600； 最小离地间隙（mm）:370（前桥底部）； 标准配重（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；变速箱型式:（4x3）*（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220143","2025-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH025/WJ2019HFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240024","潍坊市产品质量检验所"]
[627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3770×1690×2420（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1290/1310；轮距(前轮/后轮)调整方式：1290/1284-1400；最小使用质量kg：2708","T202165650027","2026-03-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005009","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","整机型式 ： 4×4四轮驱动 ；整机用途 ：一般用途 ；外廓尺寸(长×宽×高) mm ：4020×1810×2620（安全框架顶） ；轴距或履带接地长 mm： 2020 ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1280/1430 ；最小使用质量 kg： 2750 ；标准配重(前/后) kg ：110/180 ；\n最小使用比质量 kg/kW ：41.54 ；发动机与主离合器联接方式 ：直联 ；转向系型式 ：全液压；转向系转向操纵机构 ： 方向盘 ；","T202165650028","2026-03-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MA904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.92kg/kW","外型尺寸（mm）：3900×2050×2770；\n驱动方式：四轮驱动；\n功率（KW）:66.2（国三）；\n轴距（mm）:2310；\n最小使用质量（kg）:3305\n轮距(前轮/后轮)mm：1450/1530、1630、1730、1830;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/调整辐板;\n配重(前/后)kg:0/220;\n挡位数(前进/倒退/爬行):10F+10R;\n动力输出轴功率kW≥56.3;\n最大牵引力kN≥21.8;\n主变速箱换档方式:啮合套换挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","部20171126","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608032","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610063","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.31kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4300×2350×2960（安全架），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：66.2，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR4V5U22/0662E，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3860，配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T201900370876","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH13GW0051/1","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301062-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：3910×1740×2800(驾驶室）2600（安全架），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：66.2，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4K41ZT31/903，轴距（mm）：2040，最小使用质量（kg）：2760（安全架）、2910（驾驶室）配重（kg）(前/后)：200/360，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/无，变速箱型式：4×3×（1+1）组成式，机架型式：无架式","苏农机（2019）第（0051）号","2023-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005030(驾驶室)NW201908014(安全架)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201801281","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4090×1790×2650(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250/1400；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250、1350、1450/1200-1500；最小离地间隙及部位mm：360（牵引板底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92；最小使用质量kg： 2715；标准配重(前/后)kg：144/180；最小使用比质量 kg/kW：41.0；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×3；最高设计理论速度km/h：33.59；发动机与主离合器联接方式 ：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；空气滤清器型号：YKQ2027U5；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-20/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-E320；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.45.001；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4090×1790×2650(驾驶室顶)；选装最小使用质量kg：2815；选装最小使用比质量kg/kW：42.5；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，8.3-24/11-32。","T202132320154","2026-06-06","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH04G/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)委检字整机类第0011号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4080×1830×2730（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:2890；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw：43.66；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：66.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB32K1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080×1830×2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2950；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：44.56；","T202100320080","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH012和WJ2021AFH011"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.18kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4180×1820×2720（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2060；5.最小使用质量kg:2660；6.标准配重（前/后）kg：144/180；7.最小使用比质量Kg/kw：40.18；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、二气门、四冲程；11.发动机标定功率kw：66.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；","T202000320432","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019LFH003"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240036","潍坊市产品质量检验所"]
[635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-3Y","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","T202000371205","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003004、NW202003008"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.87kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2kw","部20171789","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201109024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-AA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.85kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2kw","部20171789","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201109024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.76kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","T201900510992","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站"," W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-DA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.23kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","T201900510992","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW201701007","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M904-Y（原：M904-B）","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW","部20171732","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606070","山东省农业机械产品质量监督检验站","(2017)委检字整机类第009号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","外廓尺寸：3700×1700×2430（2630驾驶室）；驱动型式：四轮驱动；功率：66.2kW; 发动机型号及制造商：YN4E095-32CR4；昆明云内动力股份有限公司：轴距：2000; 最小使用质量：2720; 配重：70/180; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202100320435","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH09G，WJ2021CFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240044 号","潍坊市产品质量检验所"]
[642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.24kg/kW","外廓尺寸：4100×1810×2580；驱动型式：四轮驱动；配套功率：66.2kW; 发动机型号及制造商：4C6-90C33,安徽全柴动力股份有限公司；轴距：2000; 最小使用质量变更为：2730; 配重：144/360; 档位数：12+12; 变速箱型式：4×3×(1+1)组成式，选装变速箱型式：4×（2+1）；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","鄂2019386","2024-09-27","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019FFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180600170号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK904K","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","外廓尺寸：4100×1810×2710；驱动型式：四轮驱动；配套功率：66.2kW; 发动机型号及制造商：4C6-90C33；安徽全柴动力股份有限公司：轴距：2000; 最小使用质量变更为：2710; 配重：144/360; 档位数：12/12/0; 变速箱型式：4×3×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有安全架。","鄂2020009","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第0120049号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊福康农业装备有限公司","轮式拖拉机","GF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.3kg/kW","发动机功率：66.2kw； 驱动型式：四驱 ；排放标准：国三标准；外廓尺寸（长x宽x高）：4040x1820x2805（mm）； 轴距或履带接地长：2030（mm）； 常用轮距（前轮/后轮）或轨距：1300、1350、1420、1550/1320-1500（mm）； 最小离地间隙及部位：400mm（前驱动桥底部）； 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心的水平距离：1160mm； 变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm； 最小使用质量：2800kg； 标准配重（前/后）：144/180kg； 最小使用比质量：42.3kg/kw； 档位数（前进/倒退）：12/12； 主变速档位数：4； 副变速档位数：3x（1+1）； 最高设计理论速度：32.36km/h； 发动机与主离合器连接方式：直联； 发动机气缸数：4； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架（选装驾驶室）； 转向系型式：全液压； 转向系转向机构型式：前轮转向； 传动系箱体数量：2； 主变速位置：第1箱体中； 变速箱（器）型式：机械平面组成式； 主变速换挡方式：机械有级档； 液压悬挂系统型式：分置式； 悬挂装置型式：后置三点悬挂；","T202043430078","2025-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019JFH020（驾驶室）    WJ2019JFH021（防翻架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240069","潍坊市产品质量检验所"]
[645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.30kg/kW","外廓尺寸：4020×1800×2700；\n最小使用质量：2800kg（安全架），3205kg（驾驶室）\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：66.2kw（90马力）；\n排放标准：国三。","T202100320071","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012012/NW202012074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701320","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SN904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.4kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3795×1550×2460（驾驶室：3795×1550×2580）；轴距（mm）：2050；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1164；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：2740（驾驶室：2790）；标准配重(前/后)（kg）：52/56；最小使用比质量（kg/kW）：41.4（驾驶室：42.1）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SN904.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/760","T202142420188","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3031/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200647","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","STB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：4050×1810×2680（驾驶室：4050×1810×2700）；轴距（mm）：2060；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1250/1400；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：2763（驾驶室：2817）；标准配重(前/后)（kg）：108/280；最小使用比质量（kg/kW）：41.7（驾驶室：42.6）；挡位数（前进/倒退）：12/12；翻倾防护装置：安全架STB1004.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/720","T202142420187","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3020/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0014K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4230×1880×2750（之驾驶室顶）\n轴距(mm)：2180\n轮距(mm)：1450/1480\n最小离地间隙(mm)：380\n最小使用质量(kg)：3000\n轮胎型号：旱田9.5-24/14.9-30（水田8.3-24/11-32）\n排放阶段：国3\"","苏农机（2017）第（0358）号","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501025-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4120×1810×2450（安全架顶部）/2590（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率(KW)：66.2kW; 发动机型号及制造商：YN4E095-32CR4, 昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段;轴距(mm)：2050; 最小使用质量(kg)变更为： 2710（安全架）/2880（驾驶室）; 标准配重(前/后)(kg)： 144/360; 档位数：12/12; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架。","T202000320459","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ103、HB2020FHZ102","湖北三智农业机械检测有限公司、湖北三智农业机械检测有限公司","(2020)2240085","潍坊市产品质量检验所"]
[650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.0kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4120×1810×2450（安全架顶部）/2590（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率(KW)：66.2kW; 发动机型号及制造商：YN4E095-32CR4, 昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段;轴距(mm)：2050; 最小使用质量(kg)： 2780（安全架）/2880（驾驶室）; 标准配重(前/后)(kg)： 144/360; 档位数：12/12; 是否有驾驶室或安全架：安全架/简易驾驶室。\"","T202142420055","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ216、HB2020FHZ103","湖北三智农业机械检测有限公司、湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240085","潍坊市产品质量检验所"]
[651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.92/41.54kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4035×1830×2650（安全架顶）/4035×1830×2800（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:2020mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1400mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量:2709kg（安全架）/2750（驾驶室顶）；最小使用质量比：40.92（安全架顶）/41.54（驾驶室顶）；标准配重（前/后）：144/180kg； 档位数：前进/倒退/爬行：12/12/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：（1+1）×3","T202043430294","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012063 / NW202101002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180808-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.45kg/kW","功率：90马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：41.45","T202000320442","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201912029","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 "]
[653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XT904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/41.24kg/kW","功率：90马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40.94（安全架）/41.24（驾驶室）","T202100320472","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103002/NW202103003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：4100×1700×2480（安全框架）/4100×1700×2650（驾驶室），轴距mm：2020，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1300、1400/1300、1400，最小离地间隙mm：370，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1150，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：100，最小使用质量kg：2710(安全架）/2800（驾驶室），标准配重kg：144/180，最小使用比质量kg/kW：40.94(安全架）/42.30（驾驶室），档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3×（1＋1），最高设计理论速度km/h:31.37，翻倾防护装置：安全框架（选装简易驾驶室），翻倾防护装置型号：JF904.108.01，生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装简易驾驶室型号：JF1204.301B，生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，发动机型号：YN4E095-32CR4，结构型式：直列、水冷、四冲程，生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：66.2kW，额定功率：66.2kW，发动机转速：2300r/min，冷却方式：水冷，（选装发动机型号：SD4BMU10，结构型式：直列、水冷、四冲程，生产厂：江苏四达动力机械集团有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：66.2，额定净功率：66.2，转速：2400r/min，冷却方式：水冷），空滤器型号/型式：30-CC/干式，排气管消音腔尺寸/质量：Φ110×580mm/5.8kg，座椅型号：SMT-CS06-1，生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：第2箱，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：9.5-24/14.9-30，轮胎数量：2/2，悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，液压油泵型号：BN-E320，安全阀全开压力：19MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202043430023","2025-04-09","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH011（安全框架）；WJ2019HFH007（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240051","潍坊市产品质量检验所"]
[655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","功率：66.2kW（90马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2890kg（安全框架）3050kg（驾驶室）；最小使用比质量：43.65kg/kW（安全框架）46.07kg/kW（驾驶室）","T202100320463","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH025/WJ2020LFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","力王-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","功率:66.2kW（90马力）;驱动方式:四轮驱动；变更前最小使用质量： 2650（安全架）2780（驾驶室）；变更后最小使用质量：2710（安全架）2840（驾驶室）；变更前最小使用比质量：40.03kg/kW（安全架）41.99kg/kW（驾驶室）；变更后最小使用比质量40.94kg/kW（安全架）42.90kg/kW（驾驶室）；质量变更部位：前轴托架；变更内容：由原来的普通型前轴托架变更为加强型前轴托架；具体变更值：普通型前轴托架80kg加强型前轴托架140kg","部20181207","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201809003；NW201809005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018GKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","904-H","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.03kg/kW","功率(KW):66.2;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:4000×1850×2700（驾驶室四柱） 4000×1780×2600（安全架）；最小使用质量（kg）:2650（安全架）、2750（驾驶室）；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1450/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1250、1350、1450/1250～1560 ； 最小离地间隙（mm）:370（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:130/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4 ×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮）:8.3-24/14.9-30","T202000220045","2025-03-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH004、WJ2019IFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.86kg/kW","发动机标定功率;66.2kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;2970kg","T202165650014","2026-03-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909063  ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240139","潍坊市产品质量检验所"]
[659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","发动机标定功率;66.2kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;2825kg","T202165650015","2026-03-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909063   ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240138","潍坊市产品质量检验所"]
[660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","B904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/42.30kg/kW","标定功率： 66.2kw；最小使用质量：安全架2710kg/驾驶室2800kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：安全架40.94/驾驶室42.30；","T202000230404","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005005-X01和 NW202005002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01147","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW","标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 4100×1750×2750安全架顶；轴距（mm）:2080；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1300/1300；轮距(前轮/后轮)（mm）:1300、1400、1500/1300-1500；最小离地间隙（mm）：390；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1160；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；整机最小使用质量（kg）：2760；标准配重(前/后)（kg）：140/90 ；最小使用比质量：41.69 kg/kW；整机挡位数（前进/倒退）：12/12；发动机与主离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置型号：XS1004.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；悬挂装置类别：2类；动力输出轴标准转速（ r/min）：540/760 。选装（驾驶室）配置参数：标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 4100×1750×2730驾驶室顶；整机最小使用质量（kg）：2780；最小使用比质量：41.99 kg/kW；翻倾防护装置型号：XS1004.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室 。","T202142420064","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010046，NW202010047（选装驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09/42.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）4100×1830×2800 （驾驶室）4100×1830×2750，轴距或履带接地长（mm）:2050, 轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1400、1600/1200、1300、1400、1600，最小使用质量（kg）:（安全架）2720/(驾驶室)2820，标准配重（前/后）kg：70/90，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202100220374","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021CFH19G，安全架：WJ2021CFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240160","潍坊市产品质量检验所"]
[663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.18kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：4090×1950×2590（驾驶室）；4090×1950×2450（安全架）；轴距：2040；常用轮距（前轮/后轮）或轨距：1250/1550；轮距(前轮/后轮)或轨距：有级可调/无级可调；最小使用质量：2980（驾驶室）；2660（安全架）；最小使用比质量（kg/kw）：45.02（驾驶室）；40.18（安全架）；自主变更最小使用质量：2750（安全架）；变更部位：半轴套管、变更内容：强化半轴套管、具体变更数值：2750（安全架）；最小使用比质量（kg/kw）：41.54；标准配重(前/后)：180/80；档位数(前进/倒退)：12/12/0；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH1504.45.002；型式：简易驾驶室；选装：TH1404.46.001；型式：安全框架；动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30","部20190076","2023-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201905021、NW202007043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2018）委字整机类第0180600197号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.90/43.81kg/kW","功率：66.2kW（90马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2840（安全框架）、2900（简易驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW):42.90（安全框架）、43.81（简易驾驶室）;","T202100220357","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH015（安全框架）/WJ2021CFH014（简易驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","THB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","整机型号、名称 / THB904型轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 4100×1800×2700（安全架顶部） \n轴距 mm 2030 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1300、1400、1500/1300、1400、1500 \n最小离地间隙及部位 mm 400（前驱动桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1152 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92±0.044 \n最小使用质量 kg 2720 \n标准配重(前/后) kg 80/180  \n最小使用比质量 kg/kW 41.09 \n挡位数（前进/倒退） / 12/12 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / 3×（1+1） \n最高设计理论速度 km/h 33.59\n发动机标定功率（kw）: 66.2","T202100340101","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH13G/WJ2020LFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01356","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","功率：90马力（66.2kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全框架机型4100×1950×2780（安全架顶部）、驾驶室机型4100×1950×2700（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2052；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1408；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1155；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；安全框架机型最小使用质量（kg）：2881；安全框架机型最小使用比质量（kg/kW）：43.52；驾驶室机型最小使用质量（kg）：3011；驾驶室机型最小使用比质量（kg/kW）：45.48；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4C6-90C33；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420191","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全框架：FH21GW0251/驾驶室：FH21GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200645","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","功率：66.2kW（90马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：4100x1850x2700(选装驾驶室： 4100x1850x2750），最小使用质量kg：2700（选装驾驶室最小使用质量：2800），最小使用比质量：40.79kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：42.3kg/kW）","T202000341142","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH001；WJ2020GFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-M","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","功率：66.2kW（90马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：4100x1820x2650(选装驾驶室：4100x1820x2720），最小使用质量kg：2720（选装驾驶室最小使用质量：2780），最小使用比质量：41.1kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：42kg/kW）","T202100340524","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH007;WJ2021BFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心；河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.5kg/kW","整机型号、名称：904、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：4190×1790×2690(mm)，轴距：2090mm,常用轮距（前轮/后轮）：1285/1395（mm），最小使用质量：2750kg，最小使用比质量：41.5kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，速挡位数：12/12，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8键，动力输出轴标准转速：540/760r/min.","T202142420203","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3052 选装：SJ21FH3051","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200614","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","LTN904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.5kg/kW","整机型号、名称：LTN904、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3920×1600×2400(mm)，轴距：2045mm,常用轮距（前轮/后轮）：1280/1305（mm），最小使用质量：2750kg，最小使用比质量：41.5kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：8键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202142420202","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3053   选装：SJ21FH3051","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0015K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.05kg/kW","外廓尺寸（mm）：4220mm×1790mm×2780mm；轴距（mm）：2122mm；轮距（前轮/后轮）mm：1300/1500；轮距调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（mm）：380mm；最小使用质量（kg）：2990kg（驾驶室）、2850kg（安全架）；最小使用比质量：K=45.1（驾驶室）、K=43.05（安全架）；最大配重质量（kg）：144kg/360kg；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：湿式、盘式；离合器型式：干式、双片、双作用离合器；变速箱换挡方式：啮合套；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","部20190295","2023-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018IFH022/WJ2018IFH023/NW202007071/NW202007070","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2018)委字整机类第01807010117号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX904-D1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：4420mm×2100mm×3020mm；轴距（mm）：2330mm；轮距（前轮/后轮）mm：1600/1630；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：360mm；最小使用质量（kg）：3850kg；标准配重质量（kg）：242kg/360kg；最小使用比质量：58.2kg/kw；档位数：10/10/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：11.2-24/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650119","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180820020号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD5-954-1","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.35kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9；最小使用质量：3100kg","T201900020217","2024-12-30","69.9","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1/585/2   4/1  586","农业部农业机械试验鉴定总站","NO.TJ-2014K-7","天津市农业机械试验鉴定站"]
[674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:63.15kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9；最小使用质量：4414kg","T201900020215","2024-12-30","69.9","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",""," 4/1 564"," 农业部农业机械试验鉴定总"," TJ-2013K-1","天津市农业机械试验鉴定站"]
[675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.86kg/kW","发动机型号：SD4BMU10；发动机标定功率/转速：66.2 kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2705（安全架）/2860（驾驶室）kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.86（安全架）/ 43.20（驾驶室）。","T202100430215","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1871（安全框架） /  FH20GW0941（简易驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190524","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.03kg/kW","功率：90马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4040；最小使用比质量（kg/kw）为61.03；","T201900511007","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401033-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:64.95kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4300；最小使用比质量（kg/kw）为64.95；","2017TJ729","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.25kg/kW","功率：90马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：3790；最小使用比质量（kg/kw）为57.25；","T201900511007","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401033-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC904-A1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.18kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4050；最小使用比质量（kg/kw）为61.18；","2017TJ729","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:64.20kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4250；最小使用比质量（kg/kw）为64.20；","2017TJ379","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.12kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3980；最小使用比质量（kg/kw）为60.12；","2017TJ379","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.71kg/kW","功率：95马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4250；最小使用比质量（kg/kw）为60.71；","2017TJ380","2021-12-31","70","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH954-A","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.86kg/kW","功率：95马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3980；最小使用比质量（kg/kw）为56.86；","2017TJ380","2021-12-31","70","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2950；最小使用比质量（kg/kw）：44.56；","T202100410587","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2020LFH15G、FH18GW0221","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、国家拖拉机质量监督检验中心","NW201904016-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.91kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：66.2kW/90马力；驱动方式：四驱；变速箱换挡方式：机械有级挡、动力换向，选装：机械有级挡、 Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）；最小使用质量：3900kg（安全架）/4050kg（马鞍型驾驶室）/4100kg（平地板驾驶室）","T202000410270","2025-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换向；外廓尺寸：4315*1965*2835（高至驾驶室棚顶，前至前配重前）；最小使用质量：3090KG；最小离地间隙：475mm；生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司；型号：YC4DK105-T300；标定功率：70KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","部20180560","2022-12-31","70.0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH19GW1051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 024-2015","湖北省农业机械鉴定站"]
[687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN954C","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换向；外廓尺寸：4315*1965*2620（高至驾驶室棚顶，前至前配重前）；最小使用质量：3290KG；最小离地间隙：475mm；生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司；型号：YC4DK105-T300；标定功率：70KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","部20180560","2022-12-31","70.0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH19GW1041","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 024-2015","湖北省农业机械鉴定站"]
[688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T954-PVCY","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.13kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2620（无配重）；4315*1965*2620（带前配重）；最小使用质量：3290KG；功率：69.8KW；生产厂家：无锡铂金斯动力系统科技有限公司；型号：1104D-44T；功率：69.8KW；排放阶段：国家第三阶段","T202000411252","2025-12-30","69.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH19GW1041","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 024-2015","湖北省农业机械鉴定站"]
[689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T954-PVR","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.27kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：95马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换向；外廓尺寸：3875*1965*2870（无配重）；4315*1965*2870（带前配重）；最小使用质量：3090KG；功率：69.8KW；生产厂家：无锡铂金斯动力系统科技有限公司；型号：1104D-44T；功率：69.8KW；排放阶段：国家第三阶段","T202000411252","2025-12-30","69.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH19GW1051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 025-2015","湖北省农业机械鉴定站"]
[690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","金王子904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.69kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3970×2210×2670（安全架顶部）,轴距2100mm,最小使用质量：2760kg,标准配重（前/后）：75/180（kg）,变速箱型式:全动力换挡,箱体数量：2个 换挡方式:动力换挡 ,发动机型号：4D32RT30/904,标定功率：66.2kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","鄂2020011","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2019FHZ072","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909069","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-XP","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.93kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20170956","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.61kg/kW","驱动方式：四轮驱动:标定功率:73.5kw；发动机型号：LR4B3ZU23/0735E;发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：国三排放；轴距:2220mm；外廓尺寸(长*宽*高):4480mm*2090mm*2910mm；整机最小使用质量:3940kg；发动机型式:立式、水冷、四冲程；发动机吸气方式:涡轮增压；发动机气缸数:4缸；发动机标定转速:2300r/min；动力输出轴转速:760/850r/min；","2017TJ034","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX088","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/43.9kg/kW","4100×1880×2800（安全架顶）/4100×1880×2600（驾驶室顶部）；最小使用质量:3210/3230；配套动力（kW）:73.5；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2090；轮距（前轮/后轮）（mm）:1350、1450/1350-1600；最小离地间隙（mm）: 370（前桥底部）；标准配重（kg）:160/80；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/14.9-30。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F325","T202100340488","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ205/HB2020FHZ206","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240004","潍坊市产品质量检验所"]
[694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004-6","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.98kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0030）号","2022-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1301  FH20GW020 ","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第130号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.78kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；\n发动机标定功率（kW）：73.5\n发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0081）号","2023-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH21GW0351FH21GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104-4","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320411","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0221    FH21GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检测所有限公司）","（2014）委字01类第024号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104-6","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.44kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0029）号","2022-12-31","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0291/FH21GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第130号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.10kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；最小使用质量（kg）：4050；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:55.10；排放标准：第三阶段。","T201900220504","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0321","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401098-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1004S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.90kg/kW","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):73.5；最小使用质量（kg）：3494（驾驶室机型）、3300（安全架机型）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:47.53（驾驶室机型）、44.90（安全架机型）；排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0274）号","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0391/FH17GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","No201701077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:70.37kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；最小使用质量（kg）：5700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:70.37；排放标准：第三阶段。","T201900220504","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0321","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401098-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1104-4","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.23kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；最小使用质量（kg）：4150；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:51.23；排放标准：第三阶段。","T201900220504","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0321","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401098-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.78kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；最小使用质量（kg）:4100；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:55.78；排放标准：第三阶段。","部20171805","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","2010QT2040","农业部农业机械试验鉴定总站"," W2009-144-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.78kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；最小使用质量（kg）:4100；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:55.78；排放标准：第三阶段。","部20171805","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心","W2009-144-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.63kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3135kg（变更前）、3280kg(变更后)。变更内容：变更前①、轮胎型号：9.5-24/14.9-30；②、档位数前进/倒退/爬行: 12/12/0；③、发动机型号：LR4B3ZU22/0735E；标定转速：2200 r/min；变更后①、轮胎型号：13.6-24/16.9-34（选装： 8.3-24，8.3-24（水田），9.5-24，9.5-24（水田），12.4-26（水田）/11-32，14.9-28，14.9-30，11-32（水田），14.9-30（水田），13.6-38（水田），16.9-34（水田））；②、档位数前进/倒退/爬行: 12/12/0、16/16/0；③、发动机型号：LR4B3ZU23/0735E；标定转速：2300 r/min","部20171095","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610047","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004S-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.21kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3305kg（变更前）、3470kg（变更后）。变更内容：变更前①、轮胎型号：9.5-24/14.9-30；②、档位数前进/倒退/爬行: 12/12/0；③、发动机型号：LR4B3ZU22/0735E；标定转速：2200 r/min；变更后①、轮胎型号：13.6-24/16.9-34（选装： 8.3-24，8.3-24（水田），9.5-24，9.5-24（水田），12.4-26（水田）/11-32，14.9-28，14.9-30，11-32（水田），14.9-30（水田），13.6-38（水田），16.9-34（水田））；②、档位数前进/倒退/爬行: 12/12/0、16/16/0；③、发动机型号：LR4B3ZU23/0735E；标定转速：2300 r/min","部20171095","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610047","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T1054-PWCY","功率:105马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.49kg/kW","功率：105马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4315*1965*2620（mm）；轴距：2250；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：3435kg；发动机型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；型号：1104D-44TA；生产厂家：无锡珀金斯动力系统科技有限公司；额定功率：77.2KW；额定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","部20170960","2021-12-31","77.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH19GW1041","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 036-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.97kg/kW","整机型式:4×4;整机外廓尺寸(长×宽×高):4382×2090×2855（至空滤器顶）mm;整机轴距:2193.5mm;整机轮距(前轮/后轮):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm;整机最小离地间隙:390mm;整机最小使用质量:4040kg;整机前轴质量后轴质量: 1710/2330 kg;整机最大配重(前/后):360/480kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:16F+8R;整机各档理论速度:前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.kmh;整机动力输出轴功率:62.6kW;整机最大牵引力:22kN;发动机型号:LR4B3ZU23/0735E;发动机缸径×冲程:108×125mm;发动机排量:4.58L;发动机标定功率: 73.5 kW;发动机标定转速:2300rmin;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ130×850mm;消声器消声器重量:13±0.5kg;传动系变速箱型式:4×（2+1)×2组成式，F16+R8;传动系中央传动型式（前/后）:螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）: 闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿 ;传动系最终传动方式（前/后）:单级行星减速/单级行星减速;行走系机架型式:无架式;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置安全阀全开压力:18.0±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目:8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴;工作装置动力输出轴花键外径:Φ38、φ35、φ35mm;工作装置动力输出轴转速:760/850、760/1000、540/1000;工作装置框架上最大提升力:≥17.8kN;","部20170336","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.56kg/kW","整机型式：4×4；整机外廓尺寸(长×宽×高)：4382×2090×2885（至安全架）mm；整机轴距：2193.5mm；整机轮距(前轮/后轮)：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；整机最小离地间隙：390mm；整机最小使用质量：3790kg；整机前轴质量后轴质量：1630/2160kg；整机最大配重(前/后)：360/480kg；整机档位数（前进/倒退/爬行）：16F+8R；整机各档理论速度：前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.km/h；整机动力输出轴功率：62.6kW；整机最大牵引力：22kN；发动机型号：LR4B3ZU23/0735E;发动机缸径×冲程：108×125mm；发动机排量：4.58L;发动机标定功率：73.5kW；发动机标定转速：2300rmin;发动机起动机型号：QDJ1408GM；燃油箱工作压力：10±1.5kPa；燃油箱容积：120/95L；消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ130×850mm；消声器消声器重量：13±0.5kg;传动系变速箱型式：4×（2+1)×2组成式，F16+R8；；传动系差速器型式（前/后）：闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿；传动系最终传动方式（前/后）：单级行星减速/单级行星减速；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮)：运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；工作装置动力输出轴花键数目：8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴；工作装置动力输出轴花键外径：Φ38、Φ35、Φ35mm；工作装置动力输出轴转速：760/850、760/1000、540/1000rmin；工作装置框架上最大提升力：≥17.8kN；","部20170336","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.17kg/kW","整机型式:4×4;整机用途:农用耕作;整机外廓尺寸(长×宽×高):4190×1995×2870（至空滤器顶）mm;整机轴距:2330mm;整机轮距(前轮/后轮):1465、1475/1430、1530、1630、1730、1830mm;整机轮距(前轮/后轮)整机最小离地间隙425:mm;整机最小使用质量:3320kg;整机前轴质量/后轴质量:1380/1940kg;整机最大配重(前/后):440/480kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:10F+10R;整机各档理论速度:前进档：低Ⅰ：3.20、低Ⅱ：4.29、低Ⅲ：5.30、低Ⅳ：6.80、低Ⅴ：9.14 高Ⅰ：11.50、高Ⅱ：15.41、高Ⅲ：19.10、高Ⅳ：24.45、高Ⅴ：32.90 倒退档:低Ⅰ：3.77、低Ⅱ：5.06、低Ⅲ：6.27、低Ⅳ：8.03、低Ⅴ：10.80 高Ⅰ：13.60、高Ⅱ：18.22、高Ⅲ：22.58、高Ⅳ：28.9、高Ⅴ：38.89kmh;整机动力输出轴功率:62.6kW;整机最大牵引力:21.5kN;发动机型号:LR4B3ZU23/0735E;发动机缸径×冲程:108×125mm;发动机排量:4.58L;发动机标定功率:73.5kW;发动机标定转速:2300rmin;燃油箱型号:LF-650-500031/LF-650-500021;燃油箱工作压力:10±1.5kPa;燃油箱容积:100L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ130×560mm;消声器消声器重量:9±0.5kg;传动系变速箱型式:5×2×（1+1)组成式，F10+R10;传动系变速箱换档方式:侧操纵、啮合套换挡;传动系中央传动型式（前/后）:螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）:闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）:单级行星减速/单级行星减速;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置安全阀全开压力:17.5±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目:8齿矩形花键轴;工作装置动力输出轴花键外径:Φ38mm;工作装置动力输出轴转速:760/1000、540/1000rmin;工作装置框架上最大提升力:≥17.8kN","部20170338","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX083","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","发动机标定功率：73.5kW,驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2085×2950(安全架)；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3800 （kg）排放阶段：第三阶段","T202000411251","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS016","河南省农业机械试验鉴定站"]
[711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.25kg/kW","发动机标定功率：81kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2110×2900（消声器）3040（安全架）；轴距：2500（mm）；最小使用质量：4070 （kg）；排放阶段：第三阶段","豫2018114","2022-12-31","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS013","河南省农业机械试验鉴定站"]
[712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JA1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4000x1860x2750mm；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1450/1400mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：3210kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：43.67kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420046","2026-02-07","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ220","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200661","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.6kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：4450×2050×2880；轴距：2230mm；常用轮距（前轮/后轮）：1600、1700、1800、1940/1608、1692、1796、1892、1996；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋 /后轮翻转辐板或轮辋；最小使用质量：3865kg；标准配重（前/后）：296/228；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数*副变速档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡型式：机械有级挡；副变速换挡型式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","T201900320657","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201505035","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201402017-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.21kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2938mm（至安全架顶），选装2715mm（至驾驶室顶）；轴距：2135mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1550mm，后轮1315-1920mm；常用轮距（前轮/后轮）：1550mm/1540mm；轮距调整方式：前轮定值、后轮有级调节；最小使用质量：3180kg(配安全架），3410kg(配驾驶室）；标准配重（前/后）：300kg/540kg；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0，选装12/12/24；主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：（1+1）×（4×3），选装（1+1）×（4×3）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室或安全架；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或GB48A；转向方式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、双片、盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式独立手制动；前驱动桥型式：水田型；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×3）组成式，选装（1+1）×（4×3）×2组成式；主/副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号：前轮11.2-28/后轮16.9-34","苏农机（2017）第（0077）号","2021-12-31","73.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","20190S2005/FH14GW0461","农业农村部农业机械试验鉴定总站/国家拖拉机质量监督检验中心","201701043","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.74kg/kW","标定功率：100马力（73.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：53.74（带安全架）/55.78（带驾驶室）；配套发动机型号：一拖LR4B3ZU23/0735E、玉柴YC4A110-T311、常柴4H11-100G31C、一拖LR4A3LR23/0735、玉柴YC4DK110-T302（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4440×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2207；最小使用质量(kg)：3950（带安全架）/4100（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","T201900320616","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、 国家拖拉机质量监督检验中心","（2010）委检字01类第023号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.19kg/kW","标定功率：100马力（73.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：48.19（带安全架）/49.63（带驾驶室）；配套发动机型号：一拖LR4B3ZU23/0735E、玉柴YC4A110-T311、一拖LR4A3LR23/0735（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4250×2025×2900（至安全架顶）/2935（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2310；最小使用质量(kg)：3542（带安全架）/3648（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34。","T201932320119","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH15GW0241/1、FH11GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心、国家拖拉机质量监督检验中心","（2010）委检字01类第023号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.91kg/kW","标定功率：110马力（81kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.91（不带驾驶室）/50.62（带驾驶室）；发动机型号：玉柴YC4A130-T311/安徽天利4M4-110U33/常柴4H11（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4440×2130×2770（至排气管）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3800（不带驾驶室）/4100（带驾驶室）；轴距（mm）：2207；发动机与离合器连接方式：直联；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","部20171694","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0221、SAM2020001","国家拖拉机质量监督检验中心、南京赛姆认证科技发展有限公司","(2012)委检字整机类第64号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","发动功率：73.5千瓦（100马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3210kg；最小使用比质量（kg/kW）：43.67；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.810kg/kW","发动功率：73.5千瓦（100马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3220kg；最小使用比质量（kg/kW）：43.810；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2770（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1751","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.28kg/kW","1、标准配置：型式：轮式 外廓尺寸（长×宽×高）：4340×2100×2935mm（安全架）/4310×2300×2960（驾驶室） 轴距：2190mm；常用轮距：1700/1710mm；最小使用质量：4210kg（安全架）/4320kg（驾驶室）；最小使用比质量：57.28/58.78kg/kw；标定功率：73.5kW；2、技术参数：功率：73.5kW 驱动方式：四轮驱动3、发动机型号：LR4A3LR22/0735；标定功率：73.5kw；标定转速：2200r/ min ；气缸数：4缸；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","鄂2020022","2025-04-11","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2019FHZ074/HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909060","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4030×1770×2775（警示灯顶）/4025×1775×2700（驾驶室顶）,轴距2040mm,最小使用质量：3210kg/3210kg,标准配重（前/后）：144/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D32RT30/1004,标定功率：73.5，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420017","2026-02-07","73.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ188/HB2020FHZ189","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200631","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLB1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4030×1770×2775（警示灯顶）/4025×1775×2700（驾驶室顶）,轴距2040mm,最小使用质量：3210kg/3210kg,标准配重（前/后）：144/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E106-30CR4,标定功率：74，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420017","2026-02-07","74","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ188/HB2020FHZ189","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200631","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.1kg/kW","发动机标定功率：73.5kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4290×2110×2680（消声器）3040（安全架）；轴距：2195（mm）；最小使用质量：3900 （kg）；排放阶段：第三阶段","T201900410896","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心","2013KSS012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.2kg/kW","发动机标定功率：81kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4580×2110×2900（消声器）3040（安全架）；轴距：2500（mm）；最小使用质量：4070 （kg）；排放阶段：第三阶段","T201900410896","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心","2013KSS012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","博马-D1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","100马力轮式拖拉机；发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3250","新2019027","2023-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2018FFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018AKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.78kg/kW","发动机标定功率（kW）：74；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4150×1710×2800（安全架顶部）；4150×1710×2710（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2060；最小使用质量（kg）：（安全架）3240；（驾驶室）3260；排放阶段：国三","T202142420204","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH005       驾驶室编号：WJ2021CFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0026K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.6kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：73.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4220×2100×2850(至安全框架)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:375(至前桥底部）；最小使用质量：4090（㎏）；最小使用比质量：55.6（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T201900410901","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.46kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：81（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4600×2100×2850(至安全框架)；轴距：2500（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:375(至前桥底部）；最小使用质量：4250（㎏）；最小使用比质量：52.46（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T201900410901","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：73.5kw；最小使用质量：3920kg","T202041410186","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0021-BJ3","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS026","河南省农业机械试验鉴定站"]
[730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.59kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：81kw；最小使用质量：4100kg（驾驶室）、3855kg（安全架）最小使用比质量kg/kw：50.62（驾驶室）47.59（安全架）","豫2018120","2022-12-31","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0701（安全架）、FH14GW0021-BJ3（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心（安全架）、国家拖拉机质量监督检验中心（驾驶室）","2014KSS026","河南省农业机械试验鉴定站"]
[731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22 /45.71 kg/kW","100马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率73.5kW，排放阶段：国三，最小使用质量3360kg(室）/3250（架）","豫2016202","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX054T","河南省农业机械试验鉴定站"]
[732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.64kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：73.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4220×2100×2780(至安全架)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:390(至前桥底部）；最小使用质量：4090（㎏）；最小使用比质量：55.64（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410177","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.3kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：81（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4300×2100×2850(至空滤顶)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:390(至前桥底部）；最小使用质量：4480（㎏）；最小使用比质量：55.3（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410177","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WG1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：73.5kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3900×1800×2770mm(安全架顶端）；轴距或履带接地长：2020mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1300～1500/1300～1500mm；选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3900×1800×2700mm(驾驶室顶端）；选装配置轮距(前轮/后轮)或轨距：1300～1500/1350～1500mm；最小使用质量：3250kg（安全架）3350kg( 驾驶室）；","T202142420213","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3006（安全架）、FH21GW0471(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0002K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.47kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：81；外廓尺寸mm（长×宽×高）：4650×2050×3010；轴距mm：2500；常用轮距mm（前轮/后轮）：1620/1620;轮距mm（前轮/后轮）：1620/1620;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无极可调；最小使用质量kg：4250；标准配重kg(前/后)：220/160；最小使用比质量kg/kW：52.47；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/4；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/3/1；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：六柱框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","豫2017021","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1004B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.26/47.62kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4150×1945×2660（驾驶室）、4150×1945×2650（安全架）mm；轴距：2300mm；轮距（前轮/后轮）：1500、1550/1320、1420、1520、1620、1720、1820mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：3500（驾驶室）3400（安全架）kg；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","部20171564","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0721","国家拖拉机质量监督检验中心","W201505069","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","标定功率:73.5kW(100马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:43.7kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4080×1700×2720mm（驾驶室顶端）；轴距：2030mm；最小使用质量：3210kg；标准配重(前/后)：150kg/90kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30。","T202142420196","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3049","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0025K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1004-BA","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88/44.56kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:73.5kw；发动机型号:4C6-100C35；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2700；安全架配置最小使用质量:3225kg；驾驶室配置最小使用质量:3275kg.","T202142420180","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58/44.26kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:74kw；发动机型号:YN4E106-30CR4；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1840×2775；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1840×2770；安全架配置最小使用质量:3225kg；驾驶室配置最小使用质量:3275kg.","T202142420179","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61/43.67kg/kW","功率:73.5kW（100马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：3205kg（安全框架）3210kg（简易驾驶室）；最小使用比质量43.61kg/kW （安全框架）43.67kg/kW （简易驾驶室）","T202142420194","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：SJ21FH3027 （安全框架）SJ21FH3028（简易驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200683","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.88kg/kW","发动机标定功率：81kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4580×2150×2850mm；轴距：2400mm；最小使用质量：4040kg；最大配重（前/后）：230/350kg；档位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；安全驾驶室。","部20171549","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX037","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81/45.31kg/kW","马力：100马力；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机功率：73.5kW；发动机型号：4D32RT30/1004，发动机厂家：浙江新柴股份有限公司，最小使用质量：3220kg(安全架)、3330kg（驾驶室），最小使用比质量：43.81kg/kW(安全架)、45.31kg/kW（驾驶室）","T202142420201","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No.WJ2021AFH02G/No.WJ2021AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0016K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[743,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR1004-G","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动型式：四驱； 功率：73.5kw,整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4280×1830×2530mm（安全架顶端）最小使用质量：3250kg；最小使用比质量：44.22kg/kw；选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4280×1850×2680mm（驾驶室顶端）；选装驾驶室最小使用质量：3310kg；选装驾驶室最小使用比重量：45.03kg/kw；轴距：2070mm；常用轮距(前轮/后轮) 或轨距：1300/1400mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：960、1100、1200、1300、1400、1500/1000～1600mm；最小离地间隙及部位：360mm（后牵引座底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1177mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；标准配重(前/后)：224/180kg；挡位数(前进/倒退)：12/12","T202142420035","2026-02-07","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0211/FH21GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200657","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[744,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LE1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)：4050×1820×2640（驾驶室顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：73.5kW；发动机型号及制造商：4D32RT30/1004，浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2030;；最小使用质量(kg)：3250； 标准配重(前/后(kg)：114/160； 档位数：12/12； 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室","T202142420216","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008015-X03","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0001K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[745,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","MF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","功率：100马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4000X1800x2600（驾驶室）；轴距或履带接地长：2070；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1260/1350；；最小使用质量：3210kg（驾驶室）；最小使用质量比：43.38kw（驾驶室）；","T202142420198","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3021(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司"," HB21SJ0011K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[746,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.16kg/kW","功率：100马力（73.6kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4180×1845×2695（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2080；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1420/1485；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1160；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：91；最小使用质量（kg）：3250；最小使用比质量（kg/kW）：44.16；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：YCD4T23T8-100；发动机生产厂：广西玉柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4发动机转速：2400r/min。","T202100340113","2026-04-01","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[747,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.48kg/kW","功率：73.5kw  驱动方式：四轮驱动","部20190642","2023-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201506108\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX067","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[748,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RA1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.99kg/kW","功率：73.5kw   驱动方式：四轮驱动","部20190642","2023-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  W201506112\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX067","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[749,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4000x1860x2750mm；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1450/1450mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：3210kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：43.67kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420050","2026-02-07","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ232","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200665","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[750,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.39kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4430x1910x2760mm；轴距或履带接地长：2330mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1550/1530mm；整机最小离地间隙：335mm；最小使用质量：4150kg；整机标准配重(前/后)：240/180kg ；整机最小使用比质量：56.46kg/kW；档位数(前进/倒退)：10+10；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20171150","2021-12-31","73.599999999999994","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017BKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[751,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1154","功率:115马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.46kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4350x2130x2840mm；轴距或履带接地长：2380mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1625/1608~1996mm；整机最小离地间隙：400mm；最小使用质量：4100kg；整机标准配重(前/后)：240/180kg ；整机最小使用比质量：48.46kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20170366","2021-12-31","84.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201710025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505010-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[752,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.20kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高):4510×2380×3054MM；驱动型式:4X4轮式；功率:100马力；轴距:2200MM；轮距（前轮/后轮）：1595、1675、1755、1855/1650～2050mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（离地部位）：375（前桥底部）mm；最小使用质量:3984KG；前轴质量/后轴质量：1542/2442kg；最大配重(前/后)：440/460KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；最大牵引力：20.6kN；变速箱型式:4×(2+1)×2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式；发动机标定功率:73.5KW；轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34","2017TJ003","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201502034-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[753,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4150×1790×2755（安全架顶部）/2700（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：74KW；发动机型号及制造商：YN4E106-30CR4，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2100；最小使用质量（kg）：3230（安全架）/3250（驾驶室）；标准配重（前/后）（kg）：144/360；挡位数：12/12；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架","T202142420169","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3029、SJ21FH3030","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0024K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[754,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：4140×1700×2750，轴距mm：2050，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1300、1400/1300、1400，最小离地间隙mm：380，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1150，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92，最小使用质量kg：3210，标准配重kg：136/90，最小使用比质量：43.38/kW，档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3×（1+1），最高设计理论速度：32.73km/h，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：驾驶室，翻倾防护装置型号：ST1004.205.01，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4E106-32CR4，发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：74kW，额定净功率：74kW，转数：2400r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YKQ1830U，排气管消音腔尺寸mm：Φ120×590，排气管消音腔质量kg：5.4，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第1箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别2类，液压油泵型号：BTB316，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：19MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202142420054","2026-02-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ217","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200643","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[755,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","M1104-C","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.02kg/kW","110马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：配套动力型号：YC4A130-T301;制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：4；标定功率:81kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量53.02kg/kW  K值39.05 kg/ps最小使用质量：4295kg。","T202000341174","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[756,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","S1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","100马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YCD4T23T8-100;制造商：广西玉柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:73.6kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段,选装发动机型号：YD4EZ100C1;制造商：扬动股份有限公司；气缸数：4；标定功率:73.5kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量43.61kg/kW  K值32.1 kg/ps 最小使用质量3210kg。","T202142420053","2026-02-07","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HBSZ2020FHZ219","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200644","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[757,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1004-H1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","发动机标定功率：100马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：3250kg，最小使用比质量：44.22，外廓尺寸(长×宽×高)：3900*1820*2660；轴距或履带接地长：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1400；标准配重(前/后)：120/0；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；（选装：（9.5-20、8.3-24、8.3-20、7.50-16）/（14.9-28、11-32、12.4-28、9.5-32、11.2-28））；排放阶段：国三","T202100370586","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[758,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","功率：100马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4120×2000×2700mm(安全架顶部)、4120×2000×2775mm(空滤器顶部)（驾驶室机型）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：3250kg（安全架）、3300kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230423","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010029；NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202010032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[759,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：110马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4120×2000×2700mm (安全架顶部)、4120×2000×2775 mm(空滤器顶部)（驾驶室机型）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：3550kg（安全架）、3600kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230423","2026-06-29","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010029；NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202010032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[760,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1004-F","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.2kg/kW","功率：100马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4600×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4350kg；最小使用比质量：59.2kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[761,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1104-F","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.7kg/kW","功率：110马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4600×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4350kg；最小使用比质量：53.7kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[762,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1154","功率:115马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.41kg/kW","整机型式 ：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高MM)：4350×2100×2870；轴距或履带接地(MM)：2195；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（MM)：1610/1608；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量（KG）：4200；标准配重(前/后)（KG）：220/160；档位数 （前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速/副变速/其他：4/（2+1）×2/0；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号： YJ1604.451 、型式：安全驾驶室、生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号 ： WP4.1G115E310 ;发动机生产厂：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司；排放标准：第三阶段；发动机标定功率 : 85 kW；前照灯：型号：FT650/800、生产厂：江苏林华车辆部件有限公司；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：机械式；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：单片、干式；传动系变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；工作装置动力输出轴转速： 760/1000 r/min；工作装置框架上最大提升力：≥20.5 kN；选装动力输出轴转速 / 760/850 r/min；K值：36.52；最小使用比质量kg/kW：49.41。","部20171590","2021-12-31","85","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201110067-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[763,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/43.9kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 4150×1880×2800（安全框架顶部）/4150×1880×2600驾驶室顶部；最小使用质量: 3210 /3230；配套动力（kW）: 73.5；型式: 四轮驱动；轴距（mm）:2090；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1350、1450/1350-1600；最小离地间隙（mm）:  370（前桥底部）；标准配重（kg）: 160/80；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/14.9-30。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F325","T202100430205","2026-04-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ210/HB2020FHZ211","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240008","潍坊市产品质量检验所"]
[764,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.1kg/kW","外型尺寸（mm）：4295×2050×2870；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:73.5（国三）;\n轴距（mm）:2180;\n最小使用质量（kg）:4050；\n轮距(前轮/后轮)mm：1590/1734；\n标准配重(前/后)kg:230/220;\n主变速挡位数:4;\n副变速挡位数：(2+1)×2；\n转向系型式：全液压；\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:55.1;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24/14.9-30、11.2-24/16.9-34、12.4-24/16.9-34","T201900370865","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508044","山东省农业机械产品质量监督检验站","鲁TK2010085","山东省农业机械试验鉴定站"]
[765,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.33kg/kW","外型尺寸（mm）：4340×2050×2920（空滤器顶部）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:81（国三）;\n轴距（mm）:2180;\n最小使用质量（kg）:4320;\n轮距(前轮/后轮)mm：1610、1710、1750、1810、1850、1950/1490、1605、1700、1815、1890、2005;\n标准配重(前/后)kg:;300/220\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:53.33;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34","T202000371202","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508044","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201210015-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[766,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.01kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高及部位mm）：4300×2280×2960（安全架），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：73.5，发动机商标或品牌： 东方红， 发动机型号： LR4B3ZU22/0735E，轴距（mm）：2200，最小使用质量（kg）：3970，标准配重（kg）(前/后)：200/490，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式： 无架,选装件（简易驾驶室）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:4300×2280×3000（空滤器），最小使用质量（kg）：4250，标准配重(前/后）：200/490","T201900370876","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH13GW0051/1（安全架）NW202005030（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心（安全架）山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心（驾驶室）","W2010-053-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[767,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.02kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4550×2300×2940，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：81，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M5U23/0810E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：3971，配重（kg）(前/后)：200/500，档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式：无架式","部20171825","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH13GW0051/1","国家拖拉机质量监督检验中心","W201201022-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[768,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNU1004-4","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.4kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4730×2240×3000（安全架顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2320；5.最小使用质量kg:4000；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：54.4；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：73.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；","T202000230385","2025-09-29","73.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[769,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-3B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","T202100510250","2026-04-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101007 NW202101010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第009号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[770,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-3Y","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","T202000371205","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003004、NW202003008"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[771,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-A1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.06kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","部20180603","2022-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067 JW201701007","山东省农业机械产品质量监督检验站 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","(2017)委检字整机类第109号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[772,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.53kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","部20171792","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[773,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-DA","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.45kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","部20171792","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201208013","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[774,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","部20171725","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[775,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-D","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.30kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","部20170244","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201208015","山东省农业机械产品质量监督检验站","W2010-295-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[776,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-DA","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.59kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","部20170244","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","4/1 562/4","农业部试验鉴定总站（OECD）","W2010-295-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[777,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-X","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.91kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW","部20171726","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[778,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1004-4","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5","T202000370566","2025-09-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[779,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1004-4M","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW","T202100340119","2026-04-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[780,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M1104-U1（原：M1104-A1）","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.15kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81","部20180601","2022-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067 JW201701007","山东省农业机械产品质量监督检验站 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","(2017)委检字整机类第109号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[781,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.48kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4285×2000×2900mm；轴距：2273mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前310kg/后540kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：3710kg。","部20180273","2022-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[782,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.28kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2150×2950mm；轴距：2195mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前308kg/后344kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：4210kg。","新2019120","2024-04-10","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201303042-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[783,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1004D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.44kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4285×2000×2900mm；轴距：2273mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前310kg/后540kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：3560kg。","部20180273","2022-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[784,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.30kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2050×2810mm（驾驶室）；轴距：2480mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前300kg/后170kg；发动机标定功率：81.0kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：4155kg。","T201900220509","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201303042-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[785,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","外廓尺寸：4020×1800×2700；\n最小使用质量：3205kg；\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：73.5kw（100马力）；\n排放标准：国三。","T202100320071","2026-04-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701320","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[786,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","STB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：4050×1810×2680（驾驶室：4050×1810×2700）；轴距（mm）：2060；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1250/1400；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：3240（驾驶室：3285）；标准配重(前/后)（kg）：108/280；最小使用比质量（kg/kW）：44.1（驾驶室：44.7）；挡位数（前进/倒退）：12/12；翻倾防护装置：安全架STB1004.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/720","T202142420187","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3020/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0014K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[787,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","ZY1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4190×1990×2750（至空滤器顶）\n轴距(mm)：2100\n轮距(mm)：1260、1360、1400、1470/1300～1600\n最小离地间隙(mm)：405（后牵引架）\n最小使用质量(kg)：3360\n最小使用比质量:45.7\n轮胎型号：8.3-24/14.9-30\n排放阶段：国3\"","T202000340463","2025-09-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240101","潍坊市产品质量检验所"]
[788,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.9kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4200×2040×2800（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2300\n轮距(mm)：1500/1550\n最小离地间隙(mm)：450\n最小使用质量(kg)：3600\n轮胎型号：11.2-24/16.9-34（选装8.3-24/14.9-30）\"","苏农机（2017）第（0359）号","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507022","山东省农业机械产品质量监督检验站","WJ2017GKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[789,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51kg/kW","功率：74kW（100马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：3220kg（安全框架）3350kg（驾驶室）；最小使用比质量：43.51kg/kW（安全框架）45.27kg/kW（驾驶室）","T202100320463","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH025/WJ2020LFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[790,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","发动机标定功率;73.5kW ,驱动方式;四轮驱动，最小使用质量;3465kg","T202165650014","2026-03-15","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909063  ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240139","潍坊市产品质量检验所"]
[791,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","C1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.78kg/kW","标定功率：73.5kw；最小使用质量:4320kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：58.78；","T202000230403","2025-09-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005003-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01148","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[792,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.24kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（驾驶室）4100×1830×2750，轴距或履带接地长（mm）:2050, 轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1510、1600/1200、1300、1510、1600，最小使用质量（kg）:(驾驶室)3200，标准配重（前/后）kg：140/50，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202100220374","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH19G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020) 2240160","潍坊市产品质量检验所"]
[793,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","THB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","整机型号、名称 / THB1004型轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 4100×1800×2700（安全架顶部） \n轴距 mm 2030 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1300、1400、1500/1300、1400、1500 \n最小离地间隙及部位 mm 400（前驱动桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1152 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92±0.044 \n最小使用质量 kg 3220 \n标准配重(前/后) kg 80/180 \n最小使用比质量 kg/kW 43.81 \n挡位数（前进/倒退） / 12/12 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / 3×（1+1） \n最高设计理论速度 km/h 33.59\n发动机标定功率（kw）: 73.5","T202100340101","2026-04-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH13G/WJ2020LFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01356","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[794,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","功率：100马力（73.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全框架机型4100×1950×2780（安全架顶部）、驾驶室机型4100×1950×2700（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2052；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1408；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1155；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；安全框架机型最小使用质量（kg）：3205；安全框架机型最小使用比质量（kg/kW）：43.61；驾驶室机型最小使用质量（kg）：3335；驾驶室机型最小使用比质量（kg/kW）：45.37；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：12/12；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：3×（1+1）；发动机型号：4C6-100C35；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420191","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全框架：FH21GW0251/驾驶室：FH21GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200645","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[795,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:69.39kg/kW","功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5100kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：69.39；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5180×2160×2990（空调顶端）；轴距(mm);2688 ；常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1748/1730；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：5100 ;标准配重(前/后)（kg）400/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-24/16.9-38 。选装配置:电液悬挂。","T202032320002","2025-02-27","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[796,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.96kg/kW","功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置4缸发动机单胎最小使用质量:5100kg;最小使用比质量（kg/kw)：62.96；配置6缸发动机最小使用质量:5700kg;整最小使用比质量（kg/kw)：70.37；外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5180×2160×2990（6缸选装：5175×2160×3040）； 整机轴距或履带接地长 mm ：2688； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1748/1830 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 ：有级可调；整机最小使用质量 kg： 5100（6缸选装：5700）；整机标准配重(前/后) kg ：400/0（6缸选装：300/0）；整机档位数 前进/倒退/爬行 ： 16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档 ：4+1/4/0 ；整机发动机与离合器联接方式 ： 直联式 ；整机起动方式：电启动 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号 ：2804.10.3A；前照灯型号： Sh078 ；转向器型式： 全液压前轮转向； 行车制动系型式：钳盘式； 驻车制动系型式：钳盘式； 传动系前驱动桥型式：旱地型； 传动系离合器型式：双片双作用；  传动系变速箱型式 ： 4×(4+1) 挡，机械式 ；传动系主变速箱换档方式： 主变速同步器换挡 ；传动系副变速箱换档方式：副变速啮合套换档 ；行走系轮胎型号(前轮/后轮) ：14.9-24/16.9-38","部20171682","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2007）委 字01类第154号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[797,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洋马农机（中国）有限公司","轮式拖拉机","YT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.94kg/kW","鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t：\t100\n整机型号、名称\t：\tYT1004型轮式拖拉机\n整机型式\t：\t轮式\n整机机架型式\t：\t无架\n整机驱动形式\t：\t四驱\n整机用途\t：\t一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t驾驶室：4530×2030×2730驾驶室吊装螺栓顶面 安全架：4530×2030×2730安全架顶\n轴距或履带接地长\tmm\t2275\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1570/1600\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1570～1770/1500～1800\n最小离地间隙及部位\tmm\t450 牵引架\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1294\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t100\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t3670（驾驶室） 3450（安全架）\n标准配重(前/后)\tkg\t240/0\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t49.93（驾驶室）46.94（安全架）\n挡位数（前进/倒退）\t：\t2020/12/12 12:00\n主变速挡位数\t：\t4\n副变速挡位数\t：\t3\n最高设计理论速度\tkm/h\t37.73\n*各前进挡理论速度\tkm/h\t1.88/3.02/3.64/6.30/4.66/7.49/9.03/15.63/11.24/18.07/21.79/37.73\n发动机与主离合器联接方式\t：\t干式单板\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t：\t954-6.45.001\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t：\t简易驾驶室\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t：\t常州东风农机有限公司\n发动机型号\t：\t4G33V16-100G31C\n发动机结构型式\t：\t直喷、立式、水冷、四冲程\n发动机生产厂\t：\t常柴股份有限公司\n发动机进气方式\t：\t增压式\n发动机气缸数\t：\t4\n发动机标定功率\tkW\t73.5\n发动机额定净功率\tkW\t73.5\n发动机标定转速\tr/min\t2300\n发动机冷却方式\t：\t水冷\n*发动机允许最大进气压力降（阻力）\tkPa\t3\n*发动机允许最大排气背压\tkPa\t10\n空气滤清器型号\t：\t954-6.10.013\n空气滤清器型式\t：\t干式\n排气管消声腔外形尺寸\tmm\tφ130×800\n排气管消声腔质量\tkg\t9\n驾驶员座椅型号\t：\tYHG-06型","T202032320179","2025-08-31","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020026、SAM2020027、SAM2020028","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01006","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[798,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.5kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6 ;最小使用质量4600kg","T202000020329","2025-09-29","73.6","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[799,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.69kg/kW","型式：4×4四轮驱动；功率：100马力；最小使用质量kg：4240；最小使用比质量（kg/kw）为57.69；","T202000411253","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401033-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[800,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.50kg/kW","功率：100马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4300；最小使用比质量（kg/kw）为58.50；","2017TJ730","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[801,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.29kg/kW","功率：100马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：3990；最小使用比质量（kg/kw）为54.29；","T202000411253","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401033-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[802,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1004-A1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.10kg/kW","功率：100马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4050；最小使用比质量（kg/kw）为55.10；","2017TJ730","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[803,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.88kg/kW","功率：110马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4040；最小使用比质量（kg/kw）为49.88；","T201900511007","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[804,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.09kg/kW","功率：110马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4300；最小使用比质量（kg/kw）为53.09；","2017TJ731","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[805,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1104-A1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.00kg/kW","功率：110马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4050；最小使用比质量（kg/kw）为50；","2017TJ731","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[806,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.82kg/kW","功率：100马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4250；最小使用比质量（kg/kw）为57.82；","2017TJ381","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[807,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.15kg/kW","功率：100马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3980；最小使用比质量（kg/kw）为54.15；","2017TJ381","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301082-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[808,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.47kg/kW","功率：110马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4250；最小使用比质量（kg/kw）为52.47；","2017TJ726","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017EKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[809,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RH1104-A","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.14kg/kW","功率：110马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：3980；最小使用比质量（kg/kw）为49.14；","2017TJ726","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017EKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[810,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","F1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.00kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:4650×2160×2700（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:3700kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","部20170388","2021-12-31","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1621","国家拖拉机质量监督检验中心","201501077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[811,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","F1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.41kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:4650×2160×2700（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:4100kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","部20170388","2021-12-31","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","201501077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[812,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1104-C","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.09kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:81（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1165；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","部20170694","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","201601212","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[813,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.33kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：前置Hi-Lo动力换挡；最小使用质量：3920kg（安全架）/4091kg（驾驶室）","部20171329","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心","LT11GK0141","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[814,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.5kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：100马力；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：3640kg；最小使用比质量（kg/kw）：49.5；副变速箱换挡方式：机械有级档，动力换向。外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4600×1985×2764（驾驶室顶部）;轴距(mm)：2297；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1520/1520。","T202032320396","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020041","南京赛姆认证科技发展有限公司","（2019）委检字整机类第0016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[815,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.9kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：110马力，整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：3640kg；最小使用比质量（kg/kw）：44.9；副变速箱换挡方式：机械有级档，动力换向。外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4600×1985×2764（驾驶室顶部）;轴距(mm)：2297；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1520/1520。","T202032320396","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020041","南京塞姆认证科技发展有限公司","（2019）委检字整机类第0016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[816,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1004-1K","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.10kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；负载变速（动力换挡）","部20170396","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0133号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[817,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1104-1K","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.06kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：80.9KW；负载变速（动力换挡）","部20170395","2021-12-31","80.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0134号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[818,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-XAP","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20171724","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[819,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-XP","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.78kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20170954","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[820,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-XAP","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.91kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20171729","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[821,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-XP","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.62kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20170950","2021-12-31","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[822,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.79kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4550×2100×3000mm；轴距或履带接地长：2508mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1715/1780；轮距(前轮/后轮)调整方式：改变轮辋与辐板安装位置/改变轮辋与辐板安装位置；最小使用质量：4215Kg；标准配重(前/后)：220/480Kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：1304.48.027/1304.48.028；转向系型式：独立油路全液压前轮转向；行车制动系型式：湿式盘式制动器；驻车制动系型式：湿式盘式制动器；前驱动桥型式：中置中央传动、末端行星减速、整体桥壳；离合器型式：干式、单片、独立操纵双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；副变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34","2017TJ011","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0491","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX130","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[823,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.51kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4550×2025×2920mm；轴距或履带接地长：2508mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1715/1780；轮距(前轮/后轮)调整方式：改变轮辋与辐板安装位置/改变轮辋与辐板安装位置；最小使用质量：4255Kg；标准配重(前/后)：220/480Kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：1304.48.027/1304.48.028；转向系型式：独立油路全液压前轮转向；行车制动系型式：湿式盘式制动器；驻车制动系型式：湿式盘式制动器；前驱动桥型式：中置中央传动、末端行星减速、整体桥壳；离合器型式：干式、单片、独立操纵双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；副变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34","2017TJ012","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0491","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX130","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[824,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.75kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4390*2320*3020，轴距：2200mm，最小使用质量：4565kg，标定功率：95.6kw，标定转速：2200r/min","T202100340545","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0032K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[825,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.46kg/kW","驱动方式：四轮驱动:标定功率:88.2kw；发动机型号：LR4M5ZU23/0882E;发动制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：国三排放；轴距:2220mm；外廓尺寸(长*宽*高):4590mm*2100mm*2910mm；整机最小使用质量:4010kg；发动机型式:立式、水冷、四冲程；发动机吸气方式:涡轮增压；发动机气缸数:4缸；发动机标定转速:2300r/min；动力输出轴转速:760/850r/min；压缩比：17.5:1；冷却系统型式：：强制循环水冷；","2017TJ035","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX088","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[826,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:72.83kg/kW","外廓尺寸(mm)：5317*2450*3155；驱动形式：四轮驱动；标定功率：92 kW； 发动机型号WP6G125E330；档位数：前进16/倒退16；前后轮胎：14.9-26/18.4-38, 轴距：2688mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1876/1750（mm），最小离地间隙：450mm,最小使用质量kg：6700","部20171891","2021-12-31","92","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH13GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","2012KSS003","河南省农业机械试验鉴定站"]
[827,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204-5A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.5kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420038","2026-02-07","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200636","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[828,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204-6A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；发动机与离合器联接方式：直联式","T202132320089","2026-03-29","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0301         FH21GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200674","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[829,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204-8","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.5kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320411","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH14GW0121   FH20GW0191","国家拖拉机质量监督检测中心","（2014）委字01类第026号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[830,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6；发动机与离合器联接方式：直联式","T201900320584","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第093号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[831,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1304-5","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.3kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6；发动机与离合器联接方式：直联式","T202034469","2025-12-28","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH14GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第093号"," 江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[832,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1304-5A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.3kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420038","2026-02-07","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200636","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[833,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:64.63kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：5700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:64.63；排放标准：第三阶段。","T201900220504","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0321","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401098-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[834,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：4310（驾驶室）、4200（安全架）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:48.87（驾驶室）、47.62（安全框架）；排放标准：第三阶段。","T202000230175","2025-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0601/FH20GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","No201701078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[835,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204-4","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.05kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：4150；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:47.05；排放标准：第三阶段。","T201900220504","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0321","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401098-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[836,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.62kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6；最小使用质量（kg）：5700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:59.62；排放标准：第三阶段。","T201900220504","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0321","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401098-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[837,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.50kg/kW","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：95.6；最小使用质量（kg）：4350；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:45.50；排放标准：第三阶段。","部20180620","2022-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0601","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[838,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1304-6","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.97kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：95.6；最小使用质量（kg）：4600（驾驶室）、4490（安全架）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:48.12（驾驶室）、46.97（安全框架）；排放标准：第三阶段。","T202000230175","2025-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0601/FH20GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","No201701078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[839,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LE1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.4kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：99.3；最小使用质量（kg）:5700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:57.4；排放标准：第三阶段。","T201900230543","2024-12-30","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201310002","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201210032-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[840,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）:4090；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:46.37；排放标准：第三阶段。","T201900220503","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：FH20GW1181","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401021-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[841,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.88kg/kW","功率：120马力/88.2kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4840kg（平地板防翻架）、5030kg（平地板驾驶室）","部20171343","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0461/FH18GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS052","河南省农业机械试验鉴定站"]
[842,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1204-L","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.11kg/kW","功率：88.2kW/120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4420kg（安全架）/4600kg（驾驶室）","T202100410594","2026-06-29","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891/FH21GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[843,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.3kg/kW","功率：130马力；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：4900kg；最小使用比质量（kg/kw）：51.3。外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4710×2340×2980（空滤器顶部）;轴距(mm)：2350；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1869/1869。","T202032320225","2025-09-29","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0361","国家拖拉机质量监督检查中心","YH2020WJ01085","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[844,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.53kg/kW","整机型式:4×4四轮驱动;整机外廓尺寸(长×宽×高):4650×2100×2750mm;整机轴距:2600mm;整机轮距(前轮/后轮):1620/1620mm;整机最小离地间隙: 400 mm;整机最小使用质量:4080kg;整机前轴质量后轴质量:1570/2510kg;整机最大配重(前/后):360/160kg;整机档位数（前进/倒退）:16/8;整机各档理论速度:前进: 2.3/1.6/3.1/2.1/4.0/2.7/7.9/5.3/10.0/6.8/13.4/9.0/17.3/11.7/33.7/22.8. 倒退: 10.3/2.4/13.7/3.2/13.7/3.2/34.7/8.1.;整机动力输出轴功率:75kW;整机最大牵引力:34.5kN;发动机型号:LR6B5-23;发动机气缸数:6缸;发动机缸径×冲程:108×135mm;发动机排量:7.13L;发动机标定功率:88.2kW;发动机标定转速:2300rmin;发动机喷油泵型式、型号:BH6PY105;发动机喷油嘴型式、型号:PB84P30;发动机启动机型号:QDJ154F;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ160×770mm;消声器重量:9.45kg;;传动系变速箱型式:4×2×（2+1）组成式;传动系变速箱换档方式:啮合套;传动系中央传动型式（前/后）:螺旋圆锥齿轮副螺旋圆锥齿轮副;传动系差速器型式（前/后）:两行星轮、闭式四行星轮、闭式;传动系最终传动方式（前/后）:行星齿轮减速机构行星齿轮减速机构;行走系机架型式:无架式;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/18.4-34;行走系轮式轮胎气压(前轮后轮):运输：220～250/160～190，田间：160～190/110～140;工作装置液压油泵型式、型号:CBN-F325左旋齿轮泵;工作装置安全阀全开压力:20±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数8:;工作装置动力输出轴花键外径:38mm;工作装置动力输出轴转速:760/850rmin;工作装置框架上610mm最大提升力:21.2kN;","T201900320737","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0331","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[845,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","整机型式:4×4;整机用途:农用耕作;整机外廓尺寸(长×宽×高):4876×2090×2885（至安全架）mm;整机轴距:2508mm;整机轮距(前轮/后轮):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm;整机最小离地间隙:390mm;整机最小使用质量:4200kg;整机前轴质量/后轴质量:1890/2310kg;整机最大配重(前/后):360/640kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:16F+8R;整机各档理论速度:前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.kmh;整机动力输出轴功率:76kW;整机最大牵引力:25kN;发动机型号:LR6M5U23/0882E;发动机缸径×冲程:110×135mm;发动机排量:7.7L发动机标定功率:88.2kW;发动机标定转速:2300rmin;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ170×730mm;消声器消声器重量:18±0.5kg;传动系变速箱型式:4×（2+1)×2组成式，F16+R8;传动系变速箱换档方式:侧操纵、啮合套换挡;传动系中央传动型式（前/后）:螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）:闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）:单级行星减速/单级行星减速;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置液压输出装置:DF250型多路阀、2组B15型快换接头;工作装置安全阀全开压力:18.0±0.5MPa;工作装置动力输出轴转速\n760/850、760/1000、540/1000r/min;工作装置框架上最大提升力≥21.3kN;","部20170337","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[846,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1304D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.64kg/kW","整机型式:4×4;整机用途:农用耕作;整机外廓尺寸(长×宽×高):4876×2090×3030（至空滤器顶）mm;整机轴距:mm;整机轮距(前轮/后轮):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm;整机最小离地间隙:390mm;整机最小使用质量:4450kg;整机前轴质量/后轴质量:2010/2440kg;整机最大配重(前/后)360/640kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:16F+8R;整机各档理论速度:前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.kmh;整机动力输出轴功率:82.8kW;整机最大牵引力:28kN;发动机气缸数:6缸;发动机缸径×冲程:105×125mm;发动机排量:6.49L;发动机标定功率:95.6kW;发动机标定转速:2300rmin;燃油箱工作压力:10±1.5kPa;燃油箱容积:120/95L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ170×730mm;消声器消声器重量:18±0.5kg;传动系变速箱型式:4×（2+1)×2组成式，F16+R8;传动系中央传动型式（前/后）:螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）:闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）:单级行星减速/单级行星减速;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa工作装置安全阀全开压力:18.0±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目:8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴;工作装置动力输出轴花键外径:Φ38、Φ35、Φ35mm;工作装置动力输出轴转速:760/850、760/1000、540/1000rmin;工作装置框架上最大提升力:≥23kN;","部20170341","2021-12-31","97.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[847,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1304D-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.08kg/kW","整机型式：4×4;整机用途：农用耕作;整机外廓尺寸(长×宽×高)：4876×2090×2885（至安全架）mm;整机轴距：2508mm;整机轮距(前轮/后轮)：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm;整机最小离地间隙：390mm;整机最小使用质量：4200kg;整机前轴质量/后轴质量：1890/23100kg;整机最大配重(前/后)：360/640kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）：16F+8R;整机各档理论速度：前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.kmh;整机动力输出轴功率：82.2kW;整机最大牵引力：28kN;发动机型号：LR6A3ZU23/0956E;发动机气缸数：6缸;发动机缸径×冲程：105×125mm;发动机排量：6.49L;发动机压缩比：18;发动机标定功率：95.6kW;发动机标定转速：2300rmin;消声器消声器重量：18±0.5kg;传动系中央传动型式（前/后）：螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）：闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）：单级行星减速/单级行星减速;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮)：运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置液压油泵型式、型号：齿轮泵、CBN-F325;工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目：8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴;工作装置动力输出轴花键外径：Φ38、Φ35、Φ35mm;工作装置动力输出轴转速：760/850、760/1000、540/1000rmin;工作装置框架上最大提升力：≥23kN;","部20170341","2021-12-31","97.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[848,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.8kg/kW","发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4700×2120×3080(空滤顶部）；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4310 （kg）；排放阶段：第三阶段","T202041410178","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[849,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.5kg/kW","发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4700×2120×3150(空滤顶部）；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4640 （kg）；排放阶段：第三阶段","T202041410178","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[850,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.9kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4903mmx2270mmx2900mm、轴距：2575mm、轮距：1710mm/1700mm、最小使用质量：4650kg、最小离地间隙：430mm、动力输出轴功率：≥71.24kW、发动机标定功率：99.3kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/8、框架上最大提升力：≥23.9kN、排放阶段：国三","部20170932","2021-12-31","99.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608100","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT027-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[851,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","湖北友拓农业机械检验技术有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.64/50.84kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4950×2140×2840（四柱驾驶室）/4950×2140×2870（六柱驾驶室）,轴距2550mm,最小使用质量：4650kg（四柱驾驶室）/4860kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）： 308/320（kg）四柱驾驶室 308/320（kg）六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：WP6G130E311,标定功率：95.6kW，制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国三排放阶段","鄂2020032","2025-04-11","95.6","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2019FHZ066/HB2019FHZ067","湖北三智农业机械检测有限公司 ","HBNJ201909070","湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[852,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1204D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","发动机标定功率：88.2kW，驱动方式：四轮驱动，整机最小使用质量：4560kg","新2017047","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0311","国家拖拉机质量监督检测中心","01501031","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[853,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1354D","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","发动机标定功率：99.3kW,驱动方式：四轮驱动，整机最小使用质量：4560kg","新2017048","2021-12-31","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0311","国家拖拉机质量监督检测中心","01501029","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[854,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.8kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：4765×2050×2950；轴距：2500mm；常用轮距（前轮/后轮）：1600、1690、1800、1940/1608、1692、1796、1892、1996；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋 /后轮翻转辐板或轮辋；最小使用质量：4220kg；标准配重（前/后）：296/228；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数*副变速档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡型式：机械有级挡；副变速换挡型式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","T201900320655","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201505035","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201402020-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[855,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1204B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.11kg/kW","标定功率：120马力（88.2/88.3kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：47.11（带安全架）/50.50（带驾驶室）；发动机型号：一拖（洛阳）LR6A3ZU23/0882E/玉柴YC6J140-T301/天利动力6M1-120U33（国Ⅲ排放标准）；标定转速（r/min）：2300；结构尺寸（mm）：4750×2130×2770（至排气管顶）/2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4160（带安全架）/4460（带驾驶室）；轴距（mm）：2552；发动机与离合器连接方式：直联；轮胎型号：11.2-24/16.9-34。","苏农机（2017）第（0072）号","2021-12-31","88.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","（2011）委检字整机类第030号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[856,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1204-G","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.66kg/kW","标定功率：120马力（88.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.66（带安全架）/47.85（带驾驶室）；配套发动机型号：玉柴YC4A140-T304、一拖LR4A3LR23/0882、玉柴YC4A140-T314（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4745×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；最小使用质量(kg)：4115（带安全架）/4220（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","T202032320399","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","201501015","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[857,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1304-B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.50kg/kW","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：45.50（带安全架）/48.48（带驾驶室）；配套发动机型号：一拖LR6A3ZU23/0956E、玉柴YC6J155-T301、一拖LR6A3LR23/0956（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4750×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2552；最小使用质量(kg)：4350（带安全架）/4635（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34。","T202032320400","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","（2011）委检字整机类第030号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[858,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.2kg/kW","发动功率：95.6千瓦（130马力）；国三排放；四轮驱动；前进/倒退16/8；简易驾驶室；最小使用质量：4900kg；最小使用比质量（kg/kW）：51.2；整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：4642×2250×3070；轴距或履带接地长mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780；最小离地间隙及部位：mm465(前桥)。","T202032320421","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[859,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YN1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.78kg/kW","发动机功率：88.2千瓦（120马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量：3950kg，最小使用比质量（kg/kW）：44.78；前进/倒退/爬行：16/16；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4438*2140*2775；轴距mm：2270；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1650/1675；整机最小离地间隙mm：440。","苏农机（2019）第（0351）号","2023-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01015","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[860,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YN1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.78kg/kW","发动机功率：88.2千瓦（120马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量：3950kg；最小使用比质量（kg/kW）：44.78；前进/倒退/爬行：16/16；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4438*2140*2775；驾驶室；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1650/1675；整机最小离地间隙mm：440；整机标准配重(前/后)kg：400/320。","苏农机（2019）第（0351）号","2023-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01015","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[861,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.98kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：4340×2100×2935mm（安全架）/4310×2300×2960（驾驶室）；轴距：2190mm；常用轮距：1700/1710mm；最小使用质量：4320kg（安全架）/4320kg（驾驶室）；最小使用比质量：48.98kg/kw；标定功率：88.2kW 2、技术参数：功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动，3、发动机型号：LR4A3LR22/0882；标定功率：88.2kw；标定转速：2200r/ min ；气缸数：4缸；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","鄂2020022","2025-04-11","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2019FHZ074/HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909060","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[862,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.64kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC1204-1，名称：轮式拖拉机,外廓尺寸：5000×2300×3100mm（驾驶室）,轴距：2620mm,常用轮距：1850/1850mm，最小使用质量：5260kg,K值：43.83kg/hp;2.技术参数：型式：轮式，驱动型式：四驱；3.发动机型号：SC7H125G3,标定功率：88.2kw,标定转速：2200r/min，气缸数：6缸，生产厂：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202132320148","2026-06-06","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240204","潍坊市产品质量检验所"]
[863,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1204-2","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.19kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC1204-2,名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：4340×2300×2960mm（安全架）/4340×2300×2900mm（驾驶室），轴距：2190mm，常用轮距：1700/1800mm,最小使用质量：4250kg（安全架）/4450kg（驾驶室），K值：35.41（安全架）/37.08（驾驶室）；2.技术参数：整机型式：轮式，驱动型式：四驱；3.发动机信息：发动机型号：LR4A3LR22/0882,标定功率：88.2kw，标定转速：2000r/min，气缸数：4缸，生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202132320149","2026-06-06","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ175/HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240205","潍坊市产品质量检验所"]
[864,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.19kg/kW","1、标准配置：型式：轮式外廓尺寸（长×宽×高）：4340×2100×2935mm（安全架）/4310×2100×2720（驾驶室）；轴距：2190mm；常用轮距：1700/1710mm； 最小使用质量：4320kg（安全架）/4750kg（驾驶室）；最小使用比质量：45.19（安全架）/49.69（驾驶室）kg/kw； 标定功率：95.6kW；2、技术参数：功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动3、发动机型号：LR4M3LR22/0956；标定功率：95.6kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：4缸；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","鄂2020022","2025-04-11","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2019FHZ074/HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909060","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[865,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.02kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC1304-1，名称：轮式拖拉机,外廓尺寸：5000×2300×3100mm（驾驶室）,轴距：2620mm,常用轮距：1850/1850mm，最小使用质量：5260kg,K值：40.46kg/hp;2.技术参数：型式：轮式，驱动型式：四驱；3.发动机型号：SC7H130G3,标定功率：95.6kw,标定转速：2200r/min，气缸数：6缸，生产厂：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202132320148","2026-06-06","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240204","潍坊市产品质量检验所"]
[866,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1304-2","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.46kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC1304-2,名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：4340×2300×2960mm（安全架）/4340×2300×2900mm（驾驶室），轴距：2190mm，常用轮距：1700/1800mm,最小使用质量：4250kg（安全架）/4450（驾驶室），K值：32.69（安全架）/34.23（驾驶室）；2.技术参数：整机型式：轮式，驱动型式：四驱；3.发动机信息：发动机型号：LR4M3LR22/0956,标定功率：95.6kw，标定转速：2200r/min，气缸数：4缸，生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202132320149","2026-06-06","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ175/HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240205","潍坊市产品质量检验所"]
[867,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳博途农业装备有限公司","轮式拖拉机","BOTON1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.86kg/kW","整机信息： 型号：BOTON1204；型式：4*4轮式；用途：一般农业用；外廓尺寸：4700mm*2150mm*2860mm；轴距：2820mm；轮距：1630~1960/1520~2120mm；最小使用质量：3957kg；挡位数：12F+12R。","部20171885","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX063T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[868,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.64kg/kW","发动机标定功率（kW）：95.6；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4900×2090×3100（安全架顶）；4900×2090×3140（空滤顶）轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：4650(安全架）,4760驾驶室；排放阶段：国三","T202100340530","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2020KFH024；驾驶室报告编号：WJ2021BFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[869,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FD1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.72kg/kW","发动机标定功率（kW）：95.6；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4510×2090×3060（安全架顶）；4510×2090×3060（空滤顶）轴距（mm）：2192；最小使用质量（kg）：4180(安全架）,4290驾驶室；排放阶段：国三","T202100340530","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2020KFH024；驾驶室报告编号：WJ2021BFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[870,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.8kg/kW","发动机功率：88.2kW；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4700×2120×3080（空滤顶部）；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4310 （kg）；排放阶段：第三阶段","T202041410182","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH15GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[871,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.5kg/kW","发动机功率：95.6kW；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4700×2120×3150（空滤顶部）；轴距：2550（mm）；最小使用质量：4640 （kg）；排放阶段：第三阶段","T202041410182","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH15GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[872,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.2kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：88.2kw；最小使用质量：3985kg","T202041410186","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0701","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS026","河南省农业机械试验鉴定站"]
[873,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.66 /51.47 kg/kW","120马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率88.2kW，排放阶段：国三，最小使用质量4380kg（架）/4540kg（室）。","豫2016201","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX052T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[874,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.82 /47.49 kg/kW","130马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率95.6kW，排放阶段：国三，最小使用质量4380kg（架）/4540kg（室）。","豫2016203","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX052T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.35kg/kW","120马力轮式拖拉机；发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:4000；","豫2016206","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0631","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.79kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：88.2（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4500×2100×2850(至空滤顶)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:408(至前桥底部）；最小使用质量：4480（㎏）；最小使用比质量：50.79（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410177","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.97kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：95.6（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4600×2100×2850(至消声器)；轴距：2500（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:408(至前桥底部）；最小使用质量：4300（㎏）；最小使用比质量：44.97（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410177","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.55kg/kW","功率：120马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4530（至前配重）×2390（常用轮距）×2930(至消声器顶)；轴距或履带接地长：2540；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：前轮：1790后轮：1700；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：4370kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：49.55；","部20170670","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606136","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX124 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.71kg/kW","功率：130马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4530（至前配重）×2390（常用轮距）×2930(至消声器顶)；轴距或履带接地长：2540；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：前轮：1790后轮：1700；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：4370kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：45.71；","部20170687","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606136","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX124 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204-II","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.35kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4590×2090×2900mm；轴距：2220mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710（出厂）、1810、1910/1620（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：4000kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动","T202000230388","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505071","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204-III","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4590×2090×2950mm；轴距：2220mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710（出厂）、1810、1910/1620（出厂）～2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：4200kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动","T202000230388","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0901","国家拖拉机质量监督检验中心","W201505071","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.12kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2140×3050（空滤器顶部）；轴距：2550mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1810、1910/1620-2070mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：4600kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：242/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.55kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4880×2090×2950mm；轴距：2500mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710（出厂）、1810、1910/1620（出厂）~2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：4450kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202034219","2025-12-28","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505071","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.07/47.59kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 4340×2100×2935 mm；轴距： 2190 mm；轮距（前轮/后轮）：1590、1700、1840、1930/1400～1800  ；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：4500 /4550kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；标准配重(前/后)：308/172kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420175","2026-04-29","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3014/SJ21FH3015","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0010K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.01kg/kW","发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2105×2820mm；轴距：2530mm；最小使用质量：4499kg；最大配重（前/后）：440/360kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：（2+1）×4×2；安全驾驶室。","部20170225","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608131","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201509084-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.14kg/kW","发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060×2105×2820mm；轴距：2530mm；最小使用质量：4499kg；最大配重（前/后）：440/360kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：（2+1）×4×2；安全驾驶室。","部20170224","2021-12-31","97.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608132","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201509085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","驱动型式：四驱，功率：95.6KW,外廓尺寸（长×宽×高）：4950mm×2190mm×2860mm；最小使用质量：4560kg；最小使用比质量（kg/kw):46.8;轴距：2500mm；\n轮距(前轮/后轮)：1600mm～1950mm/1800mm～1996mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：无级可调/无级可调；\n最小离地间隙(离地部位)：420mm(前桥放油螺栓)；\n配重(最大)(前/后)：310kg/540kg；\n挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8；","T202000371225","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201601011 ","山东省农业机械产品质量监督检验站","LT14GK0131","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.58kg/kW","外廓尺寸：4750×2200×2850mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：95.6kW(130马力），轴距：2530mm，轮距：1745/1620-1820 （出厂值：1795/1740）mm,最小使用质量4740kg，最小使用比质量：49.58kg/kW，","部20170748","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609132","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX055","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.74kg/kW","发动机标定功率(kW):92；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4700×2100×2980；轴距(mm): 2500；常用轮距(前轮/后轮mm): 1590/1690；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 4300；最大配重（前/后）kg：300/240；档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡；","部20170746","2021-12-31","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612008","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201504071-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1254-1","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.65kg/kW","发动机标定功率(kW):92；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 4700×2100×2900；轴距(mm): 2500；常用轮距(前轮/后轮mm): 1590/1690；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4200；最大配重（前/后）kg：300/240；档位数(前进/倒退/爬行): 16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:安全架；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡","部20170746","2021-12-31","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612014","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201504071-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.5kg/kW","功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动；","T202000370539","2025-09-29","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101016\t\t\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.91kg/kW","功率： 88.2kw        驱动方式：四轮驱动","T201900511023","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201506110","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201301078-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：95.6KW        驱动方式：四轮驱动","T202034692","2025-12-28","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","   W201506110\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501029","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.89kg/kW","标定功率：88.2kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950;轴距：2550mm,最小使用质量:4400kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","部20170197","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608247","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX048","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.55kg/kW","标定功率：95.6kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950;轴距：2550mm,最小使用质量:4450kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","部20170192","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608247","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX049","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4450x2220x2860mm（驾驶室）/4450x2220x2885（安全架）mm；轴距或履带接地长：2210mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1700/1630mm；整机最小离地间隙：400mm；最小使用质量：4050kg（驾驶室）/3900（安全架）；整机标准配重(前/后)：70/172kg ；整机最小使用比质量：45.92/44.22kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20181264","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201806007/NW201704026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX032","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.13kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高):4810X2375X3100（空滤）MM；驱动型式:四驱；功率:120马力；轴距:2550MM；最小离地间隙及部位：405mm（前桥下部）；轮距（前轮/后轮）：1600、1675、1755、1855/1830-2020mm；最小使用质量:4510KG；最小使用比质量（kg/kw）：51.13；标准配重(前/后)220/388KG；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1)×2；驾驶室:ST2004.45.001六柱式拖拉机驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；","2019TJ395","2024-12-23","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201502036-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.54kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高):5080×2400×3260MM；驱动型式:4X4轮式；功率:130马力；轴距:2650MM；轮距（前轮/后轮）：1784、1792、1912、1935、2074、2082、2202/1830～2020mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙（离地部位）：470（前桥底部）mm；最小使用质量:5220KG；前轴质量/后轴质量：2093/3127kg；最大配重(前/后)：440/460KG；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；最大牵引力：28.7kN；变速箱型式:4×(2+1)×2平面组成式；驾驶室:ST2004.45.001六柱式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","2017TJ004","2021-12-31","97.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201502037-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","M1204-C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.7kg/kW","120马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YC4A140-T303;制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：4；标定功率:88.2kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量48.7kg/kW  K值35.79 kg/ps最小使用质量：4295kg。","T202000341174","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","M1304-C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.93kg/kW","130马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YC4A150-T304;制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：4；标定功率:95.6kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量44.93kg/kW  K值33.04 kg/ps 最小使用质量：4295kg。","T202000341174","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.12kg/kW","130马力；驱动方式：四轮驱动；，最小使用比质量：48.12\n外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000；轴距mm：2590；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520~2090；最小使用质量kg：4600；标定功率：95.6kW；发动机型号：WP6G130E311;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;型式核准证书：CNFCG30583020026\n轮胎规格;12.4-24/16.9-34 ,","部20180495","2022-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201804029","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018AKKX005  ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：120马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4120×2000×2775mm (空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：3850kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230423","2026-06-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202010032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1204-F","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.3kg/kW","功率：120马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4600×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4350kg；最小使用比质量：49.3kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1304-F","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.5kg/kW","功率：130马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4600×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4350kg；最小使用比质量：45.5kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907032；NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1304-F6","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.7kg/kW","功率：130马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5180×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4850kg；最小使用比质量：50.7kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907032；NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254-D","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.11kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4290×2100×3045（空气滤清器顶端）mm；轴距或履带接地长：2195mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1692mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996mm；最小离地间隙及部位：405（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：4150kg；标准配重(前/后)：220/160kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2+1/2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：封闭驾驶室；发动机型号：WP4.1G125E301；发动机生产厂：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司；排放标准：第三阶段；发动机标定功率：92kW；转向系型式：全液压；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；动力输出轴标准转速：760/850r/min；选配装置动力输出轴转速：540/1000:760/850r/min；选配装置轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24 水田：16.9-34水田， 12.4-28/16.9-34；选配装置发动机型号：LR4M5LU23/0920E；选配装置发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；选配装置发动机标定功率：92kW；K值：33.2；最小使用比质量kg/kW：45.11。","T201900320768","2024-12-30","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201401047-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254-DA","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.22kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4664×2100×2860（空气滤清器顶端）mm；轴距或履带接地长：2509mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1692mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996mm；最小离地间隙及部位：405（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：4160kg；标准配重(前/后)：220/160kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2+1/2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：封闭驾驶室；发动机型号：LR6A3ZU23/0920E；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机标定功率：92kW；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；动力输出轴标准转速：760/850r/min；选配装置动力输出轴转速：540/1000:760/850r/min；选配装置轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24 水田：16.9-34水田， 12.4-28/16.9-34；选配装置发动机型号：WP6G125E331；选配装置发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；选配装置发动机标定功率：92kW；K值：33.28；最小使用比质量kg/kW：45.22。","T201900320768","2024-12-30","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201401048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1354-F","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.21kg/kW","整机型式：轮式 ；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：(长×宽×高及部位) 4664×2130×2860 mm（空气滤清器顶端）；轴距或履带接地长 ：2600 mm ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 ：1710/1692 mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1710、1810、1950/1680～2090 mm；最小离地间隙及部位： 405 mm（前驱动桥下沿）；最小使用质量 ：4390 kg；标准配重(前/后) ：220/160 kg；挡位数(前进/倒退) / 16/8 ；主变速挡位数 ： 4 ；副变速挡位数：2+1/2  ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号 ： YJ1604.451 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式 ：封闭驾驶室 ；发动机型号 ：WP6G135E330A ；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司 ；发动机标定功率 ：99.3 kW；轮胎型号(前轮/后轮) ：12.4-24/16.9-34 ；轮胎数量(前轮/后轮)： 2/2个；悬挂装置型式：后置三点悬挂 ；悬挂装置类别 ：2类 ；动力输出轴标准转速： 760/850 r/min；选配装置动力输出轴转速： 540/1000:760/850 r/min；选配装置轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24 水田：16.9-34水田， 12.4-28/16.9-34 ；选配装置发动机型号 ：LR6M3ZU23/0993E ；选配装置发动机生产厂 ：一拖（洛阳）柴油机有限公司；选配装置发动机标定功率：99.3 kW；K值：32.51；最小使用比质量kg/kW：44.21。","T201900320768","2024-12-30","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201401049-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.8kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4750×2130×2940(空滤器)；最小使用质量:4215；配套动力（kW）:88.2；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2210； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1525、1625、1725/1500-1900； 最小离地间隙（mm）:400（前驱动桥）； 标准配重（kg）:240/340； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4x(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220151","2025-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 4750×2130×2940(空滤器)；最小使用质量:4215；配套动力（kW）:95.6；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2200； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1500、1600、1700/1500-1900；最小离地间隙（mm）:400（前驱动桥）； 标准配重（kg）:240/340； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4x(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220151","2025-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.75kg/kW","外型尺寸（mm）：4340×2050×2920（空滤器顶部）4340×2050×2895（安全架顶部）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:88.2（国三）;\n轴距（mm）:2180;\n最小使用质量（kg）:4320（驾驶室）4035（安全架）\n轮距(前轮/后轮)mm：1610、1710、1750、1810、1850、1950/1490、1605、1700、1815、1890、2005;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34\n选装轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24（水田）、11.2-24、11.2-24（水田）、13.6-24/16.9-34（水田）","T202000371202","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508044、W201608032","山东省农业机械产品质量监督检验站、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201210017-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.12kg/kW","外型尺寸（mm）：4615×2050×2950（空滤器顶部）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:95.6（国三）;\n轴距（mm）:2510;\n最小使用质量（kg）:4600\n轮距(前轮/后轮)mm：1610、1710、1750、1810、1850、1950/1490、1605、1700、1815、1890、2005;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:48.12;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34\n选装轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24（水田）、12.4-28（水田）、13.6-24、14.9-24（中花）/13.6-38（水田）、16.9-34、16.9-34（水田）、18.4-34（中花）","T202000371202","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508044","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201308069-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.28kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4750×2300×2940（安全架），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：88.2，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M5U22/0882E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4170，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装件（简易驾驶室）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:4750×2300×3000（空滤器），最小使用质量（kg）：4300，标准配重(前/后）：350/320","T201900370876","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016（安全架）NW202012037（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401091-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山1204-B","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.28kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4750×2300×2940（安全架），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：88.2，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M5U22/0882E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4170，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数（前进/倒退）：12/4，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架；选装件（简易驾驶室）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:4750×2300×3000（空滤器），最小使用质量（kg）：4600，标准配重(前/后）：350/320","T201900370876","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016（安全架）NW202012037（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503042","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1304TC","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.16kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3100(驾驶室）2920（安全架），驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：95.6，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G130E311，轴距（mm）：2600，最小使用质量（kg）：4795（安全架）、4815（驾驶室）配重（kg）(前/后)：380/720，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式","苏农机（2019）第（0050）号","2023-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016(安全架)NW202012037(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201801285","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.63kg/kW","功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4650×2200×2900；轴距或履带接地长：2290；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1650/1680；轮距(前轮/后轮)调整方式：有机可调/无级可调；最小使用质量：4730；标准配重(前/后)：300/170；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0  ；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2F+1R/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号TK1604.45.001型式封闭驾驶室认证证书编号或检验报告编号WJ2019DFH012；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：湿式、机械操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38。","苏农机(2019)第(0326)号","2023-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019）委检字整机类第0012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNU1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.0kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4970×2240×3090（空滤器顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2560；5.最小使用质量kg:4500；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：51.0；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：88.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；","T202000230385","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNU1204-4","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4730×2240×3000（安全架顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2320；5.最小使用质量kg:4000；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：45.3；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：88.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；","T202000230385","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNU1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.9kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5030×2240×3090（空滤器顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2620;5.最小使用质量kg:4580；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：47.9；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：95.6；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；","T202000230385","2025-09-29","95.6","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5XA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202100370171","2026-04-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202102001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.11kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2","部20171798","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201109026-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-DA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2","部20171798","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","4/1 562/4","农业部试验鉴定总站（OECD）","W201109026-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-DS","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.02kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202000231018","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401125-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-X","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.08kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","部20171730","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.64kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T201900510992","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-DA","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.98kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T201900510992","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW201701007","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-DF","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T202000370074","2025-03-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908030 NW201908028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180730","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M1204-U1（原：M1204-A1）","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","部20171599","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW201701007 W201606067","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第109号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.42kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5020×2125×2810（驾驶室顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）: 95.6kW; 发动机型号及制造商： WP6G130E311 ,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)： 2620 ; 最小使用质量(kg): 4725 ; 标准配重 (kg)(前/后) ：440/180; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202100320042","2026-04-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.43/47.73kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2050×2910mm（排气管）；轴距：2480mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前300kg/后170kg；发动机标定功率：88.2kW；轮胎型号：前轮12.4-24/后轮16.9-34；最小使用质量：4360kg（驾驶室）/4210（安全架）。","T201900220508","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024/W201606008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械产品质量监督检验站","W201301069-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.43kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4530×2150×2810mm；轴距：2366mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：88.2kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4360kg。","部20170347","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505124-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1304A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.61kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4756×2150×2810mm；轴距：2510mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：95.6kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4360kg。","部20170348","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505124-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸（长×宽×高）mm：4650×2100×2900，轴距或履带接地长mm：2420，常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm：1590、1785、1885/1520~2090，最小使用质量kg：4150，最大配重kg：310/320，档位数（前进/倒退）：16/8，主变速挡位数/副变速挡位数；4/（2+1）×2，发动机与离合器连接方式：直联式，起动方式：电启动，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式:全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式： 机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械 有级挡，\n轮胎型号：12.4-24/16.9-34","T202034489","2025-12-28","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503029-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪犇农业装备有限公司","轮式拖拉机","GY1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.87kg/kW","标定功率：96KW；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三排放标准；最小使用质量比：46.87Kg/Kw","T202100320440","2026-06-29","96","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪犇农业装备有限公司","轮式拖拉机","GY1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.07kg/kW","标定功率：95.6KW；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三排放标准；最小使用质量比：47.07Kg/Kw","T202100320440","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.17kg/kW","功率：135马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：4585，最小使用比质量(kg/kW):46.17，外廓尺寸(长×宽×高mm):5050×2130×3000，轴距（mm）：2600，常用轮距（前轮/后轮mm）：1600/1650","部20171753","2021-12-31","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708062","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.8kg/kW","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：4530×2050×2920，轴距（mm）：2600,常用轮距（mm）：1610/1608，最小使用质量（kg）:4040,标准配重（前/后）（kg）：310/170，档位数（前进/倒退）：16/8，主变速档位数：4，副变速档位数：（2+1）×2，发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全架1204.46.001，动力输出轴转速（r/min）:760/850,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1310，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:118，最小使用比质量（kg/kW）:45.8","T201900320632","2024-12-30","88.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404024","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401114-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.1kg/kW","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：4760×2150×2800，轴距（mm）：2600,常用轮距（mm）：1810/1790，最小使用质量（kg）:4313,标准配重（前/后）（kg）：310/170，档位数（前进/倒退）：16/8，主变速档位数：4，副变速档位数：（2+1）×2，发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室TD1000.451F，动力输出轴转速（r/min）:760/850,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1310，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:118，最小使用比质量（kg/kW）:45.1","T201900320632","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ078","湖北三智农业机械检测有限公司","W201401115-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4900×2050×2950（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2600\n轮距(mm)：1610/1550\n最小离地间隙(mm)：380\n最小使用质量(kg)：4200\n轮胎型号：11.2-24/13.6-38（选装12.4-24/16.9-34）\"","2019TJ583","2024-12-23","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501026-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.79kg/kW","外廓尺寸：5120×2080（1900-3000）×2980；\n最小使用质量：4745kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：88.2kw（120马力）；\n排放标准：国三。","部20180546","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507077","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201403031","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.02kg/kW","外廓尺寸：4650×2080（1900-3000）×2930；\n最小使用质量：4235kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：88.2kw（120马力）；\n排放标准：国三。","部20180547","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507077","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201403031","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.28kg/kW","外廓尺寸：5050×2150×2900；\n最小使用质量：4520kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：95.6kw（130马力）；\n排放标准：国三。","T201900320698","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507077","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201403032","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.93kg/kW","功率(KW):95.6;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:4630×2120×2800（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4295；轴距（mm）:2320； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1680；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1930/1630～2230； 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34","T202000340207","2025-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240005","潍坊市产品质量检验所"]
[944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1304-H","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.14kg/kW","功率(KW):95.6;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4603；轴距（mm）:2620； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34","T202000340207","2025-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240005","潍坊市产品质量检验所"]
[945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.52kg/kW","标定功率：92kw；最小使用质量:5200kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：56.52；","2019TJ579","2024-12-23","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心\t\t\t\t","W201503020-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1204-D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.34kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4700×2100×3000(至驾驶室顶)；最小使用质量(kg）：4440；功率(kW)：88.2；最小使用比质量(kg/kW)：50.34；PTO转速(r/min)：760/850；","T202100220384","2026-06-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.16kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：4925×2300×2850（空滤顶部）；轴距：2660；常用轮距（前轮/后轮）或轨距：1950/1710；轮距(前轮/后轮)或轨距：1650、1750、1850、1950/1650-2420；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1310；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量：4700；;最小使用比质量（kg/kw）：49.16；标准配重(前/后)：308/688；档位数(前进/倒退)：16/8；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TG1854.451B.1;型式：简易驾驶室；动力输出轴转速（r/min）：760/850；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","2019TJ588","2024-12-23","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502015-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1304-2","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2250×2900；轴距：2265；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1830/1830；最小使用质量：4294；最小使用比质量（kg/kw）：44.92；标准配重(前/后)：3240/516；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TG1854.451B.1；型式：六柱式安全驾驶室；动力输出轴转速（r/min）：760/850选装：540/1000；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","部20180572","2022-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711002","山东省农业机械科学研究产品质量检测中心","2016KKX106","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.07kg/kW","标定功率：88.2kW（120马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：48.07；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2130×2800；轴距（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：410；最小使用质量（kg）：4240；档位数（前进/倒退）：16/8；轮胎型号（前轮/后轮）:13.6-24/18.4-34","部20170233","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201610073","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201503095-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.77kg/kW","标定功率：95.6kW（130马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.77；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4820×2140×2800；轴距（mm）：2480；最小离地间隙（mm）：420;最小使用质量（kg）：4280；档位数（前进/倒退）：16/8；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","部20170234","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201610073","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201503096-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.43kg/kW","功率：130马力（95.6kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4720×2100×2940（驾驶室顶）；轴距（mm）：2330；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1630/1650；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：4630；最小使用比质量（kg/kW）：48.43；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A150-T304；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202000340523","2025-09-29","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.11kg/kW","整机驱动型式:四轮驱动；整机廓尺寸(长×宽×高及部位):4382MM×2046MM×2895MM（驾驶室顶）；轮距(前轮/后轮):1600MM~1930MM/1616MM~2016MM；常用轮距(前轮/后轮):1600mm/1616mm；轴距:2508mm；最小使用质量:4155KG；最小使用比质量：47.11kg/kw，标准配重(前/后):310KG/480KG；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位：4，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，最小离地间隙及部位：389mm（前桥底部）。","T202034371","2025-12-28","88.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH15GW0441","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GW1191","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.18kg/kW","整机驱动型式:四轮驱动；整机廓尺寸(长×宽×高及部位):4810MM×2500MM×3010MM（安全架顶）；轮距(前轮/后轮)mm:1760、1790、1888、1930、2028、2058、2156/1620~2420；常用轮距(前轮/后轮):1760mm/2010mm；轴距:2550mm；最小使用质量:5180KG；最小使用比质量：54.18kg/kw，标准配重(前/后):352KG/480KG；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位：4，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，最小离地间隙及部位：480mm（前桥底部）。","T202034370","2025-12-28","95.6","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH15GW0441","国家拖拉机质量监督检验中心","WJDX2016226","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.64kg/kW","功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5700kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：62.64；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 5175×2300×3070（含空调3250）； 整机轴距或履带接地长 mm： 2688； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1748/1830； 整机轮距(前轮/后轮)调整方式： 有级可调 ；整机最小使用质量 kg ：5700 ；整机标准配重(前/后) kg ：500/0 ；整机档位数 前进/倒退/爬行 ：16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档 ： 4+1/4/0 ；整机发动机与离合器联接方式 ：直联式 ；整机起动方式 ：电启动 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2804.10.3A ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式： 简易驾驶室 ；前照灯型号 ： Sh078 ；转向系型式 ：全液压前轮转向；行车制动系型式 ：钳盘式 ；驻车制动系型式： 钳盘式 ；传动系前驱动桥型式 ：旱地型 ；传动系离合器型式： 双片双作用 ；传动系变速箱型式 ： 4×(4+1) 挡，机械式 ；传动系主变速箱换档方式 ： 主变速同步器换挡 ；传动系副变速箱换档方式： 副变速啮合套换档 ；行走系轮胎型号(前轮/后轮) ：14.9-24/18.4-38。","部20171683","2021-12-31","91","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2007）委 字01类第155号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.6kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2 最小使用质量：4820kg","T202000020329","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.65kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2 最小使用质量：4820kg；","T201900020214","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 564","农业部农业机械试验鉴定总站","2005T-9","天津市农业机械试验鉴定站"]
[957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.38kg/kW","功率:95.6kW（130马力）;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量：4530kg；最小使用比质量47.38kg/kW","部20170964","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017BKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.80kg/kW","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4040；最小使用比质量（kg/kw）为45.80；","T201900511007","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.75kg/kW","功率：120马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4300；最小使用比质量（kg/kw）为48.75；","2017TJ732","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-A1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","功率：120马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4050；最小使用比质量（kg/kw）为45.92；","2017TJ732","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-F","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.40kg/kW","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4710；最小使用比质量（kg/kw）为53.40；","T201900511011","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-F1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.40kg/kW","功率：120马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4710；最小使用比质量（kg/kw）为53.40；","2017TJ733","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-FA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.57kg/kW","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4460；最小使用比质量（kg/kw）为50.57；","T201900511011","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-FA1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.57kg/kW","功率：120马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4460；最小使用比质量（kg/kw）为50.57；","2017TJ733","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301084-Ⅱ、W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1304-F","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.27kg/kW","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4710；最小使用比质量（kg/kw）为49.27；","T202034448","2025-12-28","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201102030-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RN1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.86kg/kW","功率：130马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4480；最小使用比质量（kg/kw）为46.86；","T202100340095","2026-04-01","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW1971/FH20GW1981","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","NW202009015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1204-F","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.12kg/kW","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4950；最小使用比质量（kg/kw）为56.12；","部20170743","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201102030-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1204-FA","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.85kg/kW","功率：120马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4750；最小使用比质量（kg/kw）为53.85；","部20170743","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201102030-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1304-F","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.78kg/kW","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4950；最小使用比质量（kg/kw）为51.78；","部20170481","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0281","国家拖拉机质量监督检验中心","W201102030-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1304-FA","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.69kg/kW","功率：130马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：4750；最小使用比质量（kg/kw）为49.69；","部20170481","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH12GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201102030-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:88.5（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:3900kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","部20170389","2021-12-31","88.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1621","国家拖拉机质量监督检验中心","201501078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204-C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.59kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:88.5（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","部20170389","2021-12-31","88.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","201501078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1304-C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.98kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:95.6（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1156；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室","部20170695","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","201601212","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.30kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：4954×2350×2820mm；轴距：2627mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1862/1710mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5300kg；标准配重(前/后)：900/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+2/1+1；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：动力换挡；副变速箱换档方式：区域动力换挡；","部20171624","2021-12-31","92.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 740/3","AARHUS UNIVERSITET","LT17GK0011","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1254B","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.30kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5260×2300×2775mm；轴距：2627mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1862/1710mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5300kg；标准配重(前/后)：900/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+2/1+1；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：1976-00-1；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：动力换挡；副变速箱换档方式：区域动力换挡；","部20171625","2021-12-31","92.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 740/3","AARHUS UNIVERSITET","LT17GK0011","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1204-1K","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.45kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20170400","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0135号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1204-1L","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.12kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：Hi-Lo+机械有级挡","T202000321072","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401177-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1304-1L","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.78kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：Hi-Lo+机械有级挡","T202000321072","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401128-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1304-2L","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.78kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：Hi-Lo+机械有级挡","T202000321072","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401177-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-XAP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.08kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20171728","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-XP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.49kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡）","部20170955","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1204-P","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.6kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量：4900kg；部分动力换挡","T202000020328","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0152","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.02kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5060×2320×3150mm；轴距或履带接地长：2545mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1955/1850；轮距(前轮/后轮)调整方式：改变轮辋与辐板安装位置/改变轮辋与辐板安装位置；最小使用质量：5255Kg；标准配重(前/后)：440/480Kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：1304.48.027/1304.48.028；转向系型式：独立油路全液压前轮转向；行车制动系型式：湿式盘式制动器；驻车制动系型式：湿式盘式制动器；前驱动桥型式：中置中央传动、末端行星减速、整体桥壳；离合器型式：干式、单片、独立操纵双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；副变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","2017TJ013","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0491","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX131","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5120×2420×3150mm；轴距或履带接地长：2545mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1955/1850；轮距(前轮/后轮)调整方式：改变轮辋与辐板安装位置/改变轮辋与辐板安装位置；最小使用质量：5255Kg；标准配重(前/后)：440/480Kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：1304.48.027/1304.48.028；转向系型式：独立油路全液压前轮转向；行车制动系型式：湿式盘式制动器；驻车制动系型式：湿式盘式制动器；前驱动桥型式：中置中央传动、末端行星减速、整体桥壳；离合器型式：干式、单片、独立操纵双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；副变速箱换档方式：直齿啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","2017TJ014","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0491","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX131","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.32kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4390*2320*3020，轴距：2200mm，最小使用质量：4565kg，标定功率：103kw，标定转速：2200r/min","T202100340545","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0032K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.49kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4770*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5200kg，标定功率：103kw，标定转速：2200r/min","T202100340545","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0032K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.14kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4770*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5200kg，标定功率：110.3kw，标定转速：2200r/min","T202100340545","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0032K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.57kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5040*2350*3020，轴距：2550mm，最小使用质量：4900kg，标定功率：103kw，标定转速：2200r/min","T202034718","2025-12-28","103","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW1161","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX049","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇1404-DF","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.54kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4700*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5000kg，标定功率：103kw，标定转速：2200r/min","T202043430126","2025-08-06","103","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW1161","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180606544号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇1504-DF","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.33kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4700*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5000kg，标定功率：110.3kw，标定转速：2200r/min","T202043430126","2025-08-06","110.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW1161","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180606544号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.90kg/kW","驱动方式：四轮驱动:标定功率:110.3kw；发动型号：LR6M3ZU23/1103E;发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：国三排放轴距:2600mm；外廓尺寸(长*宽*高):4950mm*2400mm*3080mm；整机最小使用质量:5095kg；发动机型式:立式、水冷、四冲程；发动机进气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；排放标准：国三排放；发动机标定转速:2300r/min；动力输出轴转速:760/850r/min；压缩比：17.5:1；","2017TJ037","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX089","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW","驱动方式：四轮驱动；标定功率：102.9KW；发动机型号：YC6J165-T302;发动机制造商:广西玉柴机器股份有限公司;排放标准：国三排放；发动机型式:直列、高压共轨、立式、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；；外廓尺寸(长×宽×高)：4920mm×2200mm×2880mm；最小使用质量：4500kg；最小使用比质量：kg/kw：43.73；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1605/1715mm；轮胎型号（前/后）:12.4-24/16.9-34；标定转速：2400r/min；发动机形式：直列、水冷、立式、四冲程；动力输出轴转速：760/850选装：（540/760）min；","T202100340489","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018IKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽天平机械股份有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.42kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5180×2345×3030mm；轴距：2630mm；常用轮距(前轮/后轮)：1800/1900mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：翻转辐板或轮辋/无级可调，最小使用质量：5230kg，标准配重(前/后)：440/480kg，档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/12，发动机与离合器联接方式：直联式，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：NW201705045驾驶室，转向系型式：全液压转向，行车制动系型式：油浴室式盘式制动，驻车制动系型式：手制动，前驱动桥型式：旱地型，离合器型式：干式、双作用离合器、独立操纵，动力输出轴离合器型式：干式、双作用离合器、独立操纵，变速箱型式：4×（2+1）×2组合式，主变速箱换档方式：啮合套换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38，驱动型式：四轮驱动；标定功率：110.3KW；配套国Ⅲ排放柴油机；最小使用比质量：47.42kg/KW。","2017TJ740","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW201705045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT17GK0141","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.55kg/kW","外廓尺寸(mm)：5150*2220*3155；驱动形式：四轮驱动；标定功率：110.3kW；前后轮胎：14.9-26/19.4-38，轴距：2660mm,常用轮距（前轮/后轮）：1710/1740（mm），最小离地间隙：460mm,最小使用质量kg：5500, 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/12，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：3/2，","部20171915","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH15GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017EKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4750×2130×2940(安全架顶部)；4750×2130×2940(驾驶室顶部)；最小使用质量:4490(安全架)、4580（驾驶室）；配套动力（kW）:103；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2200；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1500、1600、1700/1500-1900；最小离地间隙（mm）: 400（前驱动桥）；标准配重（kg）: 216/160；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：RM954.58.010","T202100220345","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ208/HB2020FHZ207","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240006","潍坊市产品质量检验所"]
[996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4920×2140×2945(空滤器顶部)；最小使用质量:4830；配套动力（kW）:110.3；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2520；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1500、1600、1700/1500-1900；最小离地间隙（mm）:  400（前桥底部）；标准配重（kg）: 216/160；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：RM954.58.010","T202100220345","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ208","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240006","潍坊市产品质量检验所"]
[997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.2kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；发动机与离合器联接方式：直联式","T201900320582","2024-12-30","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0371"," 国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第095号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404-5","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.7kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；发动机与离合器联接方式：直联式","T202034469","2025-12-28","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH14GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心\t","（2014）委检字整机类第095号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404-5A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.7kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420038","2026-02-07","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200636","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404-X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420039","2026-02-07","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0221        FH21GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200637","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1504-5A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.3；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420038","2026-02-07","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200636","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1404-6","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.66kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量（kg）：4600；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:44.66；排放标准：第三阶段。","T202000230175","2025-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0601","国家拖拉机质量监督检验中心","No201701078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.22kg/kW","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):110.3；最小使用质量（kg）：5760；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:52.22；排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0275）号","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0601","国家拖拉机质量监督检验中心","No201701078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.39kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：102.9；最小使用质量（kg）5700:；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:55.39；排放标准：第三阶段。","T201900230548","2024-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH14GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","W201111011-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1554","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.39kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：114；最小使用质量（kg）:6200；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:54.39；排放标准：第三阶段。","T201900230548","2024-12-30","114","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH14GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","W201111011-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.39kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：102.9；最小使用质量（kg）:5700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:55.39；排放标准：第三阶段。","T201900230544","2024-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH15GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心","W201401041-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","功率：103kW/140马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量：4490kg","T202100410594","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1404-L","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","功率：103kW/140马力；驱动方式：四轮驱动:最小使用质量：4490kg（安全架）/4600kg（驾驶室）","T202100410594","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891/FH21GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","功率：140马力，整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：4900kg；最小使用比质量（kg/kw）：47.6。外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4710×2340×2980（空滤器顶部）;轴距(mm)：2350；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1869/1869。","T202032320225","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0361","国家拖拉机质量监督检查中心","YH2020WJ01085","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","功率：150马力；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：4900kg；最小使用比质量（kg/kw）：44.4。外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4710×2340×2980（空滤器顶部）;轴距(mm)：2350；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1869/1869","T202032320225","2025-09-29","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0361","国家拖拉机质量监督检查中心","YH2020WJ01085","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.41kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4975×2130×2960 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2508mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1616mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；最小离地间隙及部位：390（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量： 4780 kg；标准配重(前/后)：400/480kg；最小使用比质量： 46.41 kg/kW；挡位数（前进/倒退）： 16/8 ；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR1604.45.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：LR6A3LR22/1030；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机标定功率：103kW；发动机额定净功率：103kW；发动机标定转速：2200r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252103；安全带型号：JY-BII；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/18.4-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBT-F425；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速： 760/850 r/min。","T202142420212","2026-04-29","103","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021AFH37G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0151","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.32kg/kW","整机型式：4×4四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)：4800×2350×3100mm；整机轴距： 2570 mm；整机轮距(前轮/后轮)：1850/1950mm；整机最小离地间隙：550mm；整机最小使用质量:5170 kg；整机前轴质量后轴质量:2520/2650 kg；整机最大配重(前后):360/160kg；整机档位数（前进倒退）：16/8；整机各档理论速度：前进: 2.3/1.6/3.1/2.1/4.0/2.7/7.9/5.3/10.0/6.8/13.4/9.0/17.3/11.7/33.7/22.8. 倒退: 10.3/2.4/13.7/3.2/13.7/3.2/34.7/8.1.；整机动力输出轴功率：93.8kW；整机最大牵引力：32kN；发动机型号：LR6M3Z-23；发动机缸径×冲程：110×125mm；发动机排量：7.13L；发动机标定功率：110.3kW；发动机标定转速：2300rmin；发动机启动机型号：QDJ1408GM；燃油箱型号：JD1204.50.012；燃油箱工作压力：9kPa；燃油箱容积：215L；消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ160×770mm；消声器重量：9.45kg；转向、制动系转向系型式：前轮液压转向；转向、制动系转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；转向、制动系制动系型式：盘式；传动系离合器型式：干式，双作用；传动系变速箱型式：4×2×（2+1）组成式；传动系变速箱换档方式：啮合套；传动系中央传动型式（前/后）：螺旋圆锥齿轮副螺旋圆锥齿轮副；传动系差速器型式（前/后）：两行星轮、闭式四行星轮、闭式；传动系最终传动方式（前/后）：行星齿轮减速机构行星齿轮减速机构；行走系机架型式：无架式；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；行走系轮式轮胎气压(前轮后轮)：运输：166～186/166～186，田间：118～137/118～137；工作装置液压油泵型式、型号：CBN-F325左旋齿轮泵；工作装置安全阀全开压力：18±0.5MPa；工作装置动力输出轴花键数：8；工作装置动力输出轴花键外径：38mm；工作装置动力输出轴转速：540/1000rmin；工作装置框架上610mm最大提升力：26.47kN；","T201900320738","2024-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0341","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504J","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.23kg/kW","整机型式:四轮驱动整机用途:一般用途 整机外廓尺寸(长×宽×高):5100×2220×3100（至空滤器顶）mm整机轴距或履带接地长:2716mm整机轮距(前轮/后轮)或轨距:18001700-2100mm最小离地间隙:500mm整机最小使用质量:5210kg整机标准配重(前/后):0/0kg整机最大配重(前/后):768/480kg整机档位数 前进/倒退/爬行:16F16R32整机档位数 主变速副变速其他:44（1+1）整机各档理论速度:前进挡（正常/档爬/行档）:低（L)：Ⅰ：2.790.31、Ⅱ：3.200.36、Ⅲ：3.790.43、Ⅳ：4.670.52； 中低（ML）：Ⅰ：5.560.62、Ⅱ：6.380.72、Ⅲ：7.560.85、Ⅳ：9.301.04； 中高：Ⅰ：11.221.26、Ⅱ：12.881.45、Ⅲ：15.271.71、Ⅳ：18.782.11； 高：Ⅰ：20.862.34、Ⅱ：23.952.69、Ⅲ：28.393.19、Ⅳ：34.933.92； 倒退挡（正常档爬行档）： 低：Ⅰ：2.350.26、Ⅱ：2.700.30、Ⅲ：3.200.36、Ⅳ：3.940.44； 中低：Ⅰ：4.690.53、Ⅱ：5.380.60、Ⅲ：6.380.72、Ⅳ：7.850.88； 中高：Ⅰ：9.471.98、Ⅱ：10.871.22、Ⅲ：12.881.45、Ⅳ：15.851.78； 高：Ⅰ：16.901.90、Ⅱ：20.212.27、Ⅲ：23.952.69、Ⅳ：29.483.31kmh整机动力输出轴功率:93.76kW整机最大牵引力:30kN发动机型号:LR6M3ZU23/1103E 发动机缸径×行程:110×125mm发动机标定功率:110.3kW发动机标定转速2300rmin发动机空气滤清器型号:X011929发动机起动机型号:QDJ1567整机常用轮距(前轮后轮)或轨距:1800/1700mm排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ180×800mm行走系履带板宽度:mm工作装置液压油泵型式:齿轮泵工作装置液压油泵型号:2CBT-F432/310-LYF（左旋）行走系轮胎型号(前轮后轮):14.9-28/18.4-38行走系轮胎气压(前轮/后轮):运输140～190耕作110～140 运输140～190耕作110～140kPa","部20180296","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第0124号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5010×2130×2960 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2543mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1616mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；最小离地间隙及部位：390（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：4780kg；标准配重(前/后)：400/480kg；最小使用比质量：46.45kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：35.19km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：YC6J165-T301；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：102.9kW；发动机额定净功率：102.9kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：6J；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2 个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/18.4-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320456","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GW0371"," 国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTD1404-Y","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW","整机型式轮式；整机机架型式无架；整机驱动型式四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)5010×2130×2960 (空滤器顶部)mm;轴距或履带接地长2543mm;常用轮距(前轮后轮)或轨距1600/1616mm;轮距(前轮后轮)或轨距1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm;最小离地间隙及部位390（前桥底部）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 1310 mm;变速箱齿轮副轴孔中心距118mm;最小使用质量4780kg;标准配重(前后)400/480kg;最小使用比质量46.45kgkW;挡位数（前进倒退） 16/8 ;主变速挡位数4;副变速挡位数（2+1）×2;最高设计理论速度35.19kmh;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KT1604.45.002;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂洛阳青立机械有限公司;发动机型号YC6J165-T301;发动机结构型式直列、直喷、四冲程;发动机生产厂广西玉柴机器股份有限公司;发动机进气方式增压中冷;发动机气缸数6;发动机标定功率102.9 kW;发动机额定净功率102.9 kW;发动机标定转速2300rmin;发动机冷却方式水冷;空气滤清器型号6J;空气滤清器型式干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）610×290×135mm;排气管消声腔质量16kg;驾驶员座椅型号CYXF-1-252103;驾驶员座椅生产厂茌平昌昱汽车配件有限公司;安全带型号JY-BII;安全带生产厂长沙嘉一机械制造有限公司;转向系型式全液压;转向系转向操纵机构方向盘;转向系转向机构型式前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式2个、机械平面组成式;主变速位置和换挡方式在第1箱体中、机械有级挡;副变速换挡方式机械有级挡;轮胎型号(前轮后轮)12.4-24/18.4-34;轮胎数量(前轮后轮)2/2个;液压悬挂系统型式分置式;悬挂装置型式后置、三点悬挂;悬挂装置类别2类;工作装置液压油泵型号CBT-F425;液压输出组数2组;工作装置安全阀全开压力18.0±0.5MPa;动力输出轴花键数目8;动力输出轴标准转速 760/850 rmin;","T202142420210","2026-04-29","102.9","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0371","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTD1404-Y1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4620×2130×2960(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2193mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1616mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；最小离地间隙及部位：390（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118 mm；最小使用质量：4500kg；标准配重(前/后)：400/480kg；最小使用比质量：43.69kg/kW；挡位数（前进/倒退）16/8：；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：33.66km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1604.45.002；发动机型号：LR4M3LR22/1030；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：4；发动机标定功率：103kW；发动机额定净功率：103kW；发动机标定转速：2200r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252103；转向系型式：全液压；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/18.4-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；工作装置液压油泵型号：CBT-F425；液压输出组数：2；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320456","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.78kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.3；发动机型号：LR6M3ZU22/1103E；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：5060*2345*2995；轴距（mm）：2543；轮距（mm）：1900/1850；最小使用质量（kg）:5050","豫2017025","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX100","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.1kg/kW","发动机标定功率：103kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160 （kg）；排放阶段：第三阶段","豫2016196","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0521","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX048T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.78kg/kW","发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160 （kg）；排放阶段：第三阶段","豫2016197","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0521","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX048T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.51kg/kW","外廊尺寸：5025*2385*3070mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：110.3KW ；国三发动机；轴距：2550mm ；轮距（前轮/后轮）：1620、1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5130kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：93.8KW；最大牵引力：32KN","部20171119","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH17GW0451","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0041","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5060mm×2030mm×2810mm、轴距：2620mm、轮距：1450mm、1700mm、1780mm、1880mm/1500mm-1800mm、最小使用质量：4850kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥89.3kW、发动机标定功率：103kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/0、框架上最大提升力：≥25.5kN、排放阶段：国三","部20190270","2023-12-31","103","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","WJ2018JFH014、WJ2018JFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机（原：拖拉机）","SH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4975mmx2290mmx2860mm、轴距：2575mm、轮距：1650mm/1765mm、最小使用质量：4990kg、最小离地间隙：450mm、动力输出轴功率：≥93.75kW、发动机标定功率：110.3kW、发动机标定转速：2300r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/12、框架上最大提升力：≥26.7kN、排放阶段：国三","部20170933","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608100","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT028-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[1023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.4kg/kW","发动机标定功率：102.9kW，发动机标定功率：140马力，驱动方式;四轮驱动，整机最小使用质量：4980kg","新2017049","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0311","国家拖拉机质量监督检测中心","01501025","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.46kg/kW","发动机标定功率;102.9kw/103KW,驱动方式：四轮驱动，整机最小使用质量;4575kg","新2017050","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0311","国家拖拉机质量监督检测中心","01501027","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1404-X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4805×2120×2902（至安全架顶）/4805×2120×2970（至驾驶室顶）；轴距mm：2334；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1616、1644、1720、1748、1800、1828、1904、1932，后轮1546-2560；最小使用质量kg：4500（安全架）/4620（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：480/200；最小使用比质量kg/kw：43.7（安全架）/44.9（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮12.4-28或11.2-24或9.5-24，后轮16.9-38或16.9-34或18.4-34或13.6-38或14.9-30或16.9-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320003","2026-01-28","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0341/FH20GW2121/FH20GW0351/FH20GW2151","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2019-JDNJ-12-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.32kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm×2155mm×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重（前/后）：560kg/600kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：4/4/2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38","苏农机（2017）第（0080）号","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0621","国家拖拉机质量监督检验中心","201701046","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏金硕重工科技有限公司","轮式拖拉机","KS1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.883kg/kW","发动机功率103千瓦；国三排放；四轮驱动；前进/倒退；16/8，主变速挡位4，副变速挡位：（2+1）×2；整机外廓尺寸（长*宽*高）mm 4950×2205×2940；整机轴距或履带接地长mm 2543；整机常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm 1600/1640；整机最小离地间隙mm400；整机最小使用质量kg4520；整机标准配重（前/后）kg 440/480","T202132320170","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021FFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0035K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.45kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.45（带安全架）/45.48（带驾驶室）；配套发动机型号：玉柴YCA07165-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5230×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2799；最小使用质量(kg)：4578（带安全架）/4684（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","T201932320125","2024-12-30","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020022/SAM2020023   ","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","(2018)委字整机类第01801206464号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1404-2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.69（带安全架）/46.80（带驾驶室）；配套发动机型号：一拖LR6A3LR23/1030（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5220×2075×2760（至安全架顶）/2930（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2789；最小使用质量(kg)：4500（带安全架）/4820（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","T202132320121","2026-05-05","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021003、SAM2021004","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","202001030","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1404-3","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.54（带安全架）/44.47（带驾驶室）；配套发动机型号：玉柴YC4A160-T303（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4745×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；最小使用质量(kg)：4485（带安全架）/4580（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","T202132320059","2026-02-25","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021003、SAM2021004","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","202001030","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.45kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.45（带安全架）/45.48（带驾驶室）；配套发动机型号：玉柴YCA07165-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5230×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2799；最小使用质量(kg)：4578（带安全架）/4684（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","T201932320123","2024-12-30","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801206464号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.878kg/kW","动机功率110.3千瓦（150马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量kg：4950；最小使用比质量（kg/kW）：44.878；前进/倒退/爬行16/8/12，整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2250×2935(常用轮距)；整机轴距或履带接地长mm：2600；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：前轮1750后轮1780；整机最小离地间隙mm：465。","苏农机（2018）第（0016）号","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","(2016)委检字整机类第0152号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.7kg/kW","发动功率：103千瓦（140马力）；国三排放；四轮驱动；前进/倒退16/8；简易驾驶室；最小使用质量：4920kg，最小使用比质量（kg/kW）：47.7；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2250×3070；轴距或履带接地长mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780；最小离地间隙及部位mm：465(前桥)。","T202032320421","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.016/44.016kg/kW","发动功率：110.3千瓦（150马力）；国三排放；四轮驱动；前进/倒退16/8；简易驾驶室最小使用质量：4855kg，最小使用比质量（kg/kW）：44.016；（选装安全架最小使用质量kg：4855，最小使用比质量（kg/kW）：44.016）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4440×2250（2050-2450）×3070；轴距或履带接地长mm：2350；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780；最小离地间隙及部位mm465(前桥)；标准配重(前/后)kg400/480。","T202032320421","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079 / FH20GW1761","南京塞姆认证科技发展有限公司  /  国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.8kg/kW","发动功率：110.3千瓦（150马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：4950kg；最小使用比质量（kg/kW）：44.8；挡位数（前进/倒退）16/8，主变速挡位数4，副变速挡位数（2+1）×2，直接联接；液压转向；动力输出轴独立式；简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2250×3070；轴距或履带接地长mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780；最小离地间隙及部位mm：465(前桥)；标准配重(前/后)kg：400/480。","T202032320421","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","黄海金马-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.139kg/kW","发动机功率：110.3千瓦（150马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量kg：5420，最小使用比质量（kg/kW）：49.139；前进/倒退/爬行：16/8/0或12/12/0；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5145×2345×3075(驾驶室)；整机轴距或履带接地长mm：2657；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1792/1835；整机最小离地间隙mm：465。","苏农机（2017）第（0006）号","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0421","国家拖拉机质量监督检验中心","(2016)委检字整机类第0152号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.07kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC1404-1，名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：5000×2300×3100mm（驾驶室）,轴距：2620mm,常用轮距：1850/1850mm，最小使用质量：5260kg,K值：37.57kg/hp;2.技术参数：型式：轮式，驱动型式：四驱；3.发动机型号：SC7H140G3,标定功率：103kw,标定转速：2200r/min，气缸数：6缸，生产厂：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202132320148","2026-06-06","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240204","潍坊市产品质量检验所"]
[1038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1404-2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","1.标准配置：整机型号：DMC1404-2,名称：轮式拖拉机，外廓尺寸：4340×2300×2960mm（安全架）/4340×2300×3010mm（驾驶室），轴距：2190mm，常用轮距：1700/1800mm,最小使用质量：4520kg（安全架）/4620（驾驶室），K值：32.28（安全架）/33（驾驶室）；2.技术参数：整机型式：轮式，驱动型式：四驱；3.发动机信息：发动机型号：LR4M3LR22/1030,标定功率：103kw，标定转速：2200r/min，气缸数：4缸，生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202132320149","2026-06-06","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","HB2020FHZ175/HB2020FHZ173","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240205","潍坊市产品质量检验所"]
[1039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2165×3120mm；轴距：2650mm；常用轮距:1850/1850mm；最小使用质量：4820kg；最小使用比质量：43.7kg/kw；标定功率：110.3kW；2、技术参数：功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；3、发动机型号：WP6G150E330A；标定功率：110.3kw； 标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202032320119","2025-07-09","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077011号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","雷木-1504Q","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.06kg/kW","型式:四轮驱动，外廓尺寸(mm):4950×2320×2870(六柱驾驶室）、4950×2320×2840(四柱驾驶室），轴距2550mm,最小使用质量4860kg（六柱驾驶室）4650kg（四柱驾驶室）,标准配重（前/后）:308/320（kg）,变速箱型式:机械空间组成式,换挡方式:机械有级挡,发动机型号：WP6G150E330A,标定功率：110.3kW,制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国三排放阶段。","鄂2019378","2024-09-27","110.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ123/HB2020FHZ124","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909024","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","ME1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.66kg/kW","标定功率：103kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：44.66（驾驶室），选装安全框架不参与归档","T202032320064","2025-05-28","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2020EFH032、№：WJ2020EFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№:（2020）2240005","潍坊市产品质量检验所"]
[1042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1404-B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","整机型号、名称：BL.1404-B轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长x宽X高及部位)mm：4980×2120×2870 (驾驶室顶部)；轴距mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)mm：1600/1720；轮距(前轮/后轮)mm:1600、1670、1720/ 1600~2000;最小离地间隐及部位mm:440 (前桥油堵底端);最小使用质量kg:4500;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2X (2+1);驾驶员座椅型号:SMTI;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16. 9-34","T202000320061","2025-03-31","103","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017BKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳博途农业装备有限公司","轮式拖拉机","BOTON1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.05kg/kW","整机信息： 型号：BOTON1504；型式：四轮驱动；用途：一般农业用；外廓尺寸：5060mm*2250mm*3180mm；轴距：2730mm；轮距：1930/1680mm；最小离地间隙：470mm；最小使用质量：5080kg；挡位数：12F+12R。","部20171886","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX064T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.09kg/kW","发动机标定功率（kW）：103；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4825×2090×3140（空滤顶）；轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：4850；排放阶段：国三","T202065650015","2025-04-16","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2019JFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[1045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","发动机标定功率（kW）：110.3；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4825×2090×3140（空滤顶）；轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：4850；排放阶段：国三","T202065650015","2025-04-16","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2019JFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[1046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.44kg/kW","发动机标定功率（kW）：103；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5000×2090×3100（安全架顶）；5000×2090×3140（空滤顶）轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：4680(安全架）,4850驾驶室；排放阶段：国三","T202100340530","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2020KFH024；驾驶室报告编号：WJ2021BFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[1047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","发动机标定功率（kW）：103；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4510×2090×3060（安全架顶）；4510×2090×3060（空滤顶）轴距（mm）：2192；最小使用质量（kg）：4510(安全架）,4590驾驶室；排放阶段：国三","T202100340530","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2020KFH024；驾驶室报告编号：WJ2021BFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[1048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.1kg/kW","发动机标定功率：103kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160（kg）；排放阶段：第三阶段","豫2016193","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0681","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX044T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.78kg/kW","发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4850×2350×3180；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5160（kg）；排放阶段：第三阶段","豫2016192","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0681","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX044T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：103（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4560×2150×3020(至空滤器顶)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:405(至前桥底部）；最小使用质量：4800（㎏）；最小使用比质量：46.6（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202100650703","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0461","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.67kg/kW","功率：103kW 马力：140马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：LR6M3ZU22/1030E   标定功率：103kW  生产厂家：一拖（洛阳）柴油机有限公司  排放阶段：国三 发动机型号：WP6G140E331    标定功率：103kW  生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司    排放阶段：国三 外观尺寸：4740mm*2170mm*2990mm；轴距：2490mm；轮距（前轮/后轮）：1760mm、1860mm、1960mm/1620~1985mm；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；最小离地间隙：475mm；最小使用质量：4910kg","部20190032","2023-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0471","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018DKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.30kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：110.3kw；最小使用质量：5217kg","豫2017017","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RN1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：103kw；最小使用质量：4500kg","T202142420001","2026-02-07","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RN1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：103kw；最小使用质量：4490kg","T202142420001","2026-02-07","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.46 kg/kW","140马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率103kW，排放阶段：国三，最小使用质量5300kg","T202041410179","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.05 kg/kW","150马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率110.3kW，排放阶段：国三，最小使用质量5300kg","豫2016204","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX055T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1504K","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.42 kg/kW","150马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率110.3kW，排放阶段：国三，最小使用质量4900kg","部20190525","2023-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018KKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.67kg/kW","140马力轮式拖拉机；发动机标定功率：102.9kW/103kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:4910；","豫2016210","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0631（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.51kg/kW","150马力轮式拖拉机；发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:4910；","豫2016207","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0631","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[1060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率：103（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4560×2150×3020(至空滤器顶)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:405(至前桥底部）；最小使用质量：4800（㎏）；最小使用比质量：46.6（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202165650215","2026-07-25","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0481","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：103（kW）；驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4835×2530×3100(至空滤器顶)；安全架整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4835×2530×3040(至安全架顶)；轴距：2560（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:460(前桥下方）；最小使用质量：5150（㎏）；最小使用比质量：50（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","豫2017026","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","驾驶室：FH16GW0611；安全框架：FH14GW0141","驾驶室：国家拖拉机质量监督检验中心；安全框架：国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX041T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.42kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：110.3kw；最小使用质量：5120kg","新2018048","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171、FH20GW1051(技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.85kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：110.3；外廓尺寸mm（长×宽×高）：4900×2350×3250；轴距mm：2600；常用轮距mm（前轮/后轮）：1900/1900;轮距mm（前轮/后轮）：1900/1700-2300;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无极可调；最小使用质量kg：5200；标准配重kg(前/后)：320/180；最小使用比质量kg/kW：47.1；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/8/8；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：六柱框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","豫2017022","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX057T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.17kg/kW","功率：140马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4830（至前配重）×2305（常用轮距）×3020(至消声器顶)；轴距或履带接地长：2585；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：前轮：1790后轮：1800；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：5270kg（驾驶室）；最小使用质量比：51.17kw；","部20170671","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606137(驾驶室）","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX125","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.87kg/kW","功率：150马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4830（至前配重）×2305（常用轮距）×3020(至消声器顶)；轴距或履带接地长：2585；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：前轮：1790后轮：1800；轮距(前轮/后轮)调整方式：前轮有级可调/后轮无级可调；最小使用质量：5390kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：48.87；","部20170688","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606137","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX125","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2140×3050（空滤器顶部）；轴距：2550mm；轮距（前轮/后轮）： 1610、1710、1810、1910/1620-2070 mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：4760kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)： 242/360 kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.57kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（空滤器顶部） ；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1610/1670 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：4900kg；标准配重(前/后)：440/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：102.9kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220339","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2140×3050（空滤器顶部）；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1610/1670；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：4850kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：242/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","FB1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.14kg/kW","外廓尺寸：5040×2200×3080；驱动型式：四轮驱动；配套功率：110.3kW; 发动机型号及制造商：YC6J175-T301,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2620; 最小使用质量：5200; 配重：520/320; 档位数：16/8/0; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：可选装2种驾驶室。","新2017095","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0732","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委字整机类第015090014号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","1404-H","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.1kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5020×2200×2920mm（排气管）;轴距或履带接地长:2650mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1630/1745mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1630、1750、1850、1950/1620-2420mm;最小离地间隙及部位:400mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1315mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:118mm;最小使用质量:4650kg;标准配重(前/后):440kg/180kg;最小使用比质量：45.1kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:33.7km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1804H.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G140E331；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：103kW；发动机额定净功率：103kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ-518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ170×930mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F430;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17.5-18.","T202000340511","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004010","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2/46kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:103kw；发动机型号:WP6G140E331；轮距(mm):前轮1695,后轮1800；轴距(mm):2610；轮胎规格(前/后):14.9-24/18.4-34；安全架配置外廓尺寸(mm):5045×2255×3015；驾驶室配置外廓尺寸(mm):5045×2255×3065；安全架配置最小使用质量:4560kg；驾驶室配置最小使用质量:4740kg.","鄂2020030","2025-04-11","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ083  /  HB2019FHZ084","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909063","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:102.9kw；发动机型号:YC6J165-T301；轮距(mm):前轮1615,后轮1770；轴距(mm):2610；轮胎规格(前/后):14.9-24/18.4-34；外廓尺寸(mm):5045×2255×3065；最小使用质量:4700kg。","T202142420181","2026-04-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3064","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909063","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1404-B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.6kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:103kw；发动机型号:PHF6103ZL6B；轮距(mm):前轮1615,后轮1770；轴距(mm):2610；轮胎规格(前/后):14.9-24/18.4-34；外廓尺寸(mm):5045×2255×3065；最小使用质量:4700kg。","T202142420182","2026-04-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3064","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909063","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HWH1404-C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率:102.9kW（140马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：4500kg；最小使用比质量43.7kg/kW","T202100370141","2026-04-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240162","潍坊市产品质量检验所"]
[1075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73/44.22kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 4340×2100×2935 mm；轴距： 2190 mm；轮距（前轮/后轮）：1590、1700、1840、1930/1400～1800  ；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：4500 /4550kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；标准配重(前/后)：308/172kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：102.9kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420175","2026-04-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3014/SJ21FH3015","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0010K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1504","功率:151马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.73kg/kW","发动机标定功率：111kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5305×2343×3090mm；轴距：2710mm；最小使用质量：5520kg；最大配重（前/后）：520/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：（2+1）×4×2；安全驾驶室。","部20170223","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608133","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201509086-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.95kg/kW","发动机功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：44.95kg/kW","T202100430661","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.05kg/kW","驱动型式：四驱；标定功率：111kw,\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4910×2210×2910mm（空滤器顶部）轴距或履带接地长：2500mm；常用轮距(前轮/后轮)：1780/1680mm；\n轮距(前轮/后轮)：1600～1950/1600～1996mm；最小离地间隙及部位：460mm(前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：4890kg；标准配重(前/后)：308/172kg；最小使用比质量：44.05kg/kw；挡位数(前进/倒退)：16/8","T202142420034","2026-02-07","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1801","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200656","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LB1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 4960×2100×2905（驾驶室顶部)；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：103kW; 发动机型号及制造商： SC7H140G3,上海柴油机股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2530; 最小使用质量(kg)：4590; 标准配重(前/后(kg)：440/240; 档位数： 16/8; 是否有驾驶室或安全架：有驾驶室","T202142420214","2026-04-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200604","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LB1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)：  4880×2100×2905（驾驶室顶部)；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：103kW; 发动机型号及制造商： LR4M3LR22/1030,一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2350; 最小使用质量(kg)：4510; 标准配重(前/后(kg)：440/240; 档位数： 16/8; 是否有驾驶室或安全架：有驾驶室","T202142420215","2026-04-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200604","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.73kg/kW","外廓尺寸：4800×2200×2850mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：103kW(140马力），轴距：2530mm，轮距:1745/1620-1820(出厂值：1730/1720)，最小使用质量:4710kg，最小使用比质量:45.73kg/kW,","部20170752","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609132","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX055","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","丰利1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.06kg/kW","外廓尺寸：5120×2300×3100mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：110.3kW(150马力），轴距：2650mm，轮距：1600、1700、1745、1800、1850/1600-1950（出厂值：1800/1745）mm，最小使用质量5080kg，最小使用比质量：46.06kg/kW，","苏农机（2018）第（0024）号","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609148","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017EKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.37kg/kW","功率：140马力（103.0kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4840×2050×2770（空滤器顶部）；轴距（mm）：2530；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1740/1610；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1310；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：4570；最小使用比质量（kg/kW）：44.37；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：LR6A3LR22/1030；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340112","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.51kg/kW","发动机标定功率(kW):103；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5000×2360×3100；轴距(mm): 2560；常用轮距(前轮/后轮mm): 1770/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 5100；最大配重（前/后）kg：400/240；档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡；","部20170747","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201504072-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.06kg/kW","发动机标定功率(kW):103；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5000×2360×3050；轴距(mm): 2560；常用轮距(前轮/后轮mm): 1770/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):4950；最大配重（前/后）kg：400/240；档位数(前进/倒退/爬行): 16F+8R；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:安全架；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、静液压操纵；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡","部20170747","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612014","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201504072-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.59kg/kW","发动机标定功率(kW):110.3；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5090×2350×3030（选装安全架：5090×2350×2995）；轴距(mm): 2570；常用轮距(前轮/后轮mm): 1790/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg): 5170（选装安全架：4950）；标准配重（前/后）kg：430/310；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室（选装安全架）；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","部20170921","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612008","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX110","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：103kW；驱动方式：四轮驱动； 加大柴油箱容积增重100KG 增加驾驶室厚度、顶棚结构及重量增加40kg 合计增重140KG 原报告整机最小使用重量4350KG 现报告整机最小使用重量4490KG","T202000370539","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101016\t\t\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.49kg/kW","标定功率：103kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×3050;轴距：2580mm,最小使用质量:5200kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","部20170198","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608246","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX050","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.2kg/kW","标定功率：111kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×3050;轴距：2580mm,最小使用质量:5350kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","部20170194","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608246","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX050","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.74kg/kW","标定功率：110.3kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×2970;轴距：2580mm,最小使用质量:5045kg;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0;起动方式:电起动","部20171595","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708095","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX050","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5130x2250x2840mm；轴距或履带接地长：2620mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1680/1745mm；整机最小离地间隙：405mm；最小使用质量：4520kg；整机标准配重(前/后)：308/344kg ；整机最小使用比质量：43.88kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202034446","2025-12-28","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ022","湖北三智农业机械检测有限公司","2016KKX032","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.2kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高):5150X2375X3175MM（空滤）；驱动型式:四驱；功率:140马力；轴距:2615MM；最小离地间隙及部位：400mm（前桥下部）；轮距（前轮/后轮）：1720、1815、1934、2100/1700-2300mm；最小使用质量:5170KG；最小使用比质量（kg/kw）：50.2；标准配重(前/后)220/408KG；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1)×2；驾驶室:ST2004.45.001六柱式,洛阳同欣工贸有限公司；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","2019TJ394","2024-12-23","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201502038-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.40kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高):5190×2345×3345MM；驱动型式:四轮驱动；轴距:2670MM；轮距(前轮/后轮):1720、1815、1940、2000、2100/1660～2300MM；常用轮距(前轮/后轮)：1940/1835mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙:460MM/前桥；最小使用质量:5483KG；最大配重质量(前/后):588/480KG；档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12；发动机与离合器联结方式:直联式；动力输出轴功率:94.35KW；最大牵引力:27.8KN；发动机标定功率：111KW；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","部20170632","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2016）委检字整机类第0145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.36kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：4880×2185×2950（驾驶室顶部），轴距mm:2550，常用轮距mm：1800/1650，轮距mm：1750、1800、1900/1650～2420，最小离地间隙及部位mm：430（前桥放油螺栓底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1315，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118±0.04，最小使用质量kg：4770，标准配重kg(前/后)：442/160，最小使用比质量kg/kW：46.36，挡位数（前进/倒退）：16/8，主变速挡位数：4，副变速挡位数：（2+1）×2，最高设计理论速度km/h：35.23，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YC6J165-T301，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：102.9，发动机额定净功率kW：102.9,发动机标定转速：r/min：2300，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：6J，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：640×280×130，排气管消声腔质量kg：13.1，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-24/18.4-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CB-F32L，液压输出组数：2组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202100340499","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：4700×2235×2840（驾驶室顶部），轴距mm:2320，常用轮距mm：1800/1650，轮距mm：1750、1800、1900/1650～2420，最小离地间隙及部位mm：415（前桥放油螺栓底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1315，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118±0.04，最小使用质量kg：4500，标准配重kg(前/后)：442/160，最小使用比质量kg/kW：43.69，挡位数（前进/倒退）：16/8，主变速挡位数：4，副变速挡位数：（2+1）×2，最高设计理论速度km/h：30.64，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YC4A160-T302，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：4，发动机标定功率kW：103，发动机额定净功率kW：103,发动机标定转速：r/min：2300，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：6J，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：640×280×130，排气管消声腔质量kg：13.1，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CBN-E325BFHs1L，液压输出组数：2组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202100340499","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.70kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：4880×2185×2950（驾驶室顶部），轴距mm:2550，常用轮距mm：1800/1650，轮距mm：1750、1800、1900/1650～2420，最小离地间隙及部位mm：430（前桥放油螺栓底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1315，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118±0.04，最小使用质量kg：4820，标准配重kg(前/后)：442/160，最小使用比质量kg/kW：43.70，挡位数（前进/倒退）：16/8，主变速挡位数：4，副变速挡位数：（2+1）×2，最高设计理论速度km/h：35.23，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YC6J175-T301，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：110.3，发动机额定净功率kW：110.3,发动机标定转速：r/min：2300，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：6J，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：640×280×130，排气管消声腔质量kg：13.1，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-24/18.4-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CB-F32L，液压输出组数：2组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202100340499","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：140马力；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4750×2150×2900；轴距mm：2195；最小使用质量kg：4490；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴转速：760/850 r/min。","T202100320467","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NW201712033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.1kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：140马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5050×2180×2950（驾驶室顶部）；轴距：2520mm；最小使用质量：4650kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100370146","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：150马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5050×2180×2950（驾驶室顶部）；轴距：2520mm；最小使用质量：4805kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100370146","2026-04-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","发动机标定功率：140马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：4500kg，最小使用比质量(kg/kw)：43.69，外廓尺寸(长×宽×高)：4930*2030*2890；轴距或履带接地长：2320；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1600；标准配重(前/后)：540/320；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；（选装：11.2-24/14.9-30)；排放阶段：国三","T202000371242","2025-12-30","103.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009051-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240119","潍坊市产品质量检验所"]
[1101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","1404-C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3/45.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):5080mm×2170mm×2960 mm（安全架）：5080mm×2170mm×2910 mm（驾驶室），轴距：2615mm，轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1810、1950/1610~2050，最小使用质量：4560kg（安全架）4660kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：103kW，发动机型号：WP6G140E331。排放阶段：第三阶段","T202100430636","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH014 、WJ2021AFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240116","潍坊市产品质量检验所"]
[1102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","1504-C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/44.5kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):5080mm×2170mm×2960 mm（安全架）：5080mm×2170mm×2910 mm（驾驶室），轴距：2615mm，轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1810、1950/1610~2050，最小使用质量：4820kg（安全架）4910kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：110.3kW，发动机型号：WP6G150E330A。排放阶段：第三阶段","T202100430636","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH014、 WJ2021AFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240116","潍坊市产品质量检验所"]
[1103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1404-F6","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","功率：140马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5180×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4850kg；最小使用比质量：47.1kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907032；NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1404-M","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.5kg/kW","功率：140马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4850×2200×2920mm(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4585kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370556","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.0kg/kW","功率：150马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4900×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4850kg；最小使用比质量：44.0kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1504-F6","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","功率：150马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5180×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4850kg；最小使用比质量：44.0kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.68kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5020×2125×2810mm（驾驶室顶部）;轴距或履带接地长:2620mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1630/1670mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1630、1750、1850、1950/1620-2420mm;最小离地间隙及部位:390mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1315mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:118mm;最小使用质量:4500kg;标准配重(前/后):440kg/180kg;最小使用比质量：43.68kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:33.7km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G140E331；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：103kW；发动机额定净功率：103kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F430;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17.","T202100320037","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005003","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5020×2125×2810mm（驾驶室顶部）;轴距或履带接地长:2620mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1630/1670mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1630、1750、1850、1950/1620-2420mm;最小离地间隙及部位:390mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1315mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:118mm;最小使用质量:4806kg;标准配重(前/后):440kg/180kg;最小使用比质量：43.57kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:33.7km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G150E330A；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：110.3kW；发动机额定净功率：110.3kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F430;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压","T202100320037","2026-04-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005003","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.66kg/kW","整机型号、名称：YJ-1404、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4700×2130×2860（空滤器顶）；最小使用质量kg：4600；标准配重(前/后)kg：220/160；最小使用比质量kg/kW：44.66；K值：32.85；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：32.04；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：WP6G140E331；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：103；发动机额定净功率kW：103；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：325；液压输出组数：2路液压输出；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装轮胎型号(前轮/后轮)：12.2-24水田/16.9-34水田；11.2-24水田 /13.6-38水田；选装发动机型号：LR6M3ZU23/1030E；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：103；发动机额定净功率kW：103；发动机标定转速r/min：2300；发动机冷却方式：水冷。","T202000231025","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX042","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","整机型号、名称：YJ-1404-1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4700×2130×2860（安全架顶端）；最小使用质量kg：4500；标准配重(前/后)kg：220/160；最小使用比质量kg/kW：43.69；K值：32.14；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ800.46A；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：WP6G140E331；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：103；发动机额定净功率kW：103；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：325；液压输出组数：2路液压输出；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装轮胎型号(前轮/后轮)：12.2-24水田/16.9-34水田；11.2-24水田 /13.6-38水田；选装发动机型号：LR6M3ZU23/1030E；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：103；发动机额定净功率kW：103；发动机标定转速r/min：2300；发动机冷却方式：水冷。","T202000231025","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX042","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.86kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5100×2260×3100（空滤器顶）；最小使用质量kg：5500；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量kg/kW：49.86；K值：36.66；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：34.99；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：WP6G150E330A；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：110.3；发动机额定净功率kW：110.3；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：325；液压输出组数：3路液压输出；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-24/18.4-34；13.6-24 /18.4-34；前：340/85R28后:460/85R38;选装发动机型号：LR6M3ZU23/1103E；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：110.3；发动机额定净功率kW：110.3；发动机标定转速r/min：2300；发动机冷却方式：水冷。","T202000231024","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX043","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4890×2120×2945(空滤器)；最小使用质量:4500；配套动力（kW）:103；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2520； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1525、1625、1725/1500-1900； 最小离地间隙（mm）:400（前驱动桥）； 标准配重（kg）:240/340； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4x(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220151","2025-07-05","103.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[1113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1404-2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4750×2140×2945(空滤器顶部)；最小使用质量: 4500；配套动力（kW）: 103；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2200；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1500、1600、1700/1500-1900；最小离地间隙（mm）: 400（前桥底部）；标准配重（kg）:216/160；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:4×（2+1）×2 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：RM954.58.010","T202100430202","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[1114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.05kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5150×2400×3000（空滤器）；最小使用质量:5300；配套动力（kW）:110.3；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2560； 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1950、2070/1600～1996； 最小离地间隙（mm）:460（前桥底部）； 标准配重（kg）:520/400； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220152","2025-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[1115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山汽重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.42kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 4600×2350×3000（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率(kW)： 103kW; 发动机型号及制造商：YCD4J33T6-140A,广西玉柴动力股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2250; 最小使用质量(kg)：4575;标准配重(前/后)(kg)：400/:180; 档位数：16/8;是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202100230419","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004018","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.84kg/kW","外型尺寸（mm）：5075×2115×2933；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:110.3（国三）;\n轴距（mm）:2731;\n最小使用质量（kg）:4836；\n轮距(前轮/后轮)mm：1610、1710、1751、1851、1950/1705、1809、1865、1955、1969、2011、2115;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调;\n标准配重(前/后)kg:480/330;\n挡位数(前进/倒退/爬行):12/4/0;\n动力输出轴功率kW≥93.8;\n最大牵引力kN≥34.5;\n主变速箱换档方式:同步器换档;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34","部20180824","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608034","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.71kg/kW","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:110.3（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035;\n轮距(前轮/后轮)mm：1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:调整辐板/无级可调;\n标准配重(前/后)kg:600/240;\n挡位数(前进/倒退/爬行):24/8/0;\n动力输出轴功率kW≥93.9;\n最大牵引力kN≥40;\n主变速箱换档方式:同步器换档;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","部20171608","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4880×2165×3030（驾驶室顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：103，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR4M3LR22/1030,轴距（mm）：2350，最小使用质量（kg）：4800，配重（kg）(前/后)：350/336，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100510248","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200518-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.71kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5000×2350×3000（消音器），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：103，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G140E331，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5120，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装件（简易驾驶室）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:5000×2510×3115（空滤器），最小使用质量（kg）：5260，标准配重(前/后）：200/450","T201900370878","2024-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016（安全架）NW202012037（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401092-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1404TC","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.55kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4900×2200×3100(驾驶室）2920（安全架），驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率（kw）：103，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G140E331，轴距（mm）：2600，最小使用质量（kg）：4795（安全架）、4815（驾驶室），配重（kg）(前/后)：380/720，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/无，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式：无架式","苏农机（2019）第（0049）号","2023-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016(安全架)NW202012037(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201801285","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.39kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：111，发动机商标或品牌：潍柴、东方红、玉柴，发动机型号：WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式","部20170261","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016(安全架)NW202012037(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第020号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1504C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.39kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式：4×4轮式，配套功率（kw）：111，发动机商标或品牌：潍柴、东方红、玉柴，发动机型号：WP6G150E330、LR6M3ZU23/1103E、LR6M3ZU22/1103E、YC6J175-T303，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式","部20170262","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016(安全架)NW202012037(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第022号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4650×2200×2900；轴距或履带接地长：2290；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1650/1680；轮距(前轮/后轮)调整方式：有机可调/无级可调；最小使用质量：4730；标准配重(前/后)：300/170；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0  ；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2F+1R/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号TK1604.45.001型式封闭驾驶室认证证书编号或检验报告编号WJ2019DFH012；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：湿式、机械操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38。","苏农机（2019）第（0327）号","2023-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019）委检字整机类第0012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.86kg/kW","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2200×3000；轴距或履带接地长：2600；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1660/1660；轮距(前轮/后轮)调整方式：有机可调/无级可调；最小使用质量：4920；标准配重(前/后)：300/170；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0  ；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2F+1R/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号TK1604.45.001型式封闭驾驶室认证证书编号或检验报告编号WJ2019DFH012；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：湿式、机械操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38。","苏农机(2019)第(0329)号","2023-12-31","105","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019）委检字整机类第0012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNM1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5035×2260×2865（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2610;5.最小使用质量kg:4500；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：43.69；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：103；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TD1604.45.01；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5035×2260×3110（空滤器顶部）；15.选装最小使用质量kg：4585；16.选装最小使用比质量kg/kW：44.51；","T202000320189","2025-07-05","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH019和WJ2020DFH025"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240037","潍坊市产品质量检验所"]
[1126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTM1404-4","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4630×2280×2860（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2560;5.最小使用质量kg:4500；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw： 43.69；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：103；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TCFD32K2104.45.01；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4630×2280×3110（空滤器顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：4520；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：43.88；","T202100320081","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH17G和WJ2021AFH005"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240037","潍坊市产品质量检验所"]
[1127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTX1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.41kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5130×2270×3140（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2547；5.最小使用质量kg:4780；6.标准配重（前/后）kg：440/270；7.最小使用比质量Kg/kw：46.41；8.主变速挡位数:3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：103；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/18.4-34；","T202100320082","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH18G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240135","潍坊市产品质量检验所"]
[1128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-R","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.77kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","部20170394","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201410021-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-Q","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.96kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3kw","部20171600","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第075号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-R","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.76kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW","部20170392","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201410022-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M1404-F2（原：M1404-D2）","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.02kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","部20170689","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第0126号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M1504-F（原：M1504-D）","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW","部20170393","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","(2016)委检字整机类第0128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.87kg/kW","整机外廓尺寸(mm)： 5020×2125×2810（驾驶室顶部） ；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）: 103kW; 发动机型号及制造商： WP6G140E331 ,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)： 2620 ; 最小使用质量(kg): 4725; 标准配重 (kg)(前/后) ：440/180; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100320042","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5020×2125×2810（驾驶室顶部） ；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）: 110.3kW; 发动机型号及制造商： WP6G150E330A ,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)： 2620 ; 最小使用质量(kg):4810 ; 标准配重 (kg)(前/后) ：440/180; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100320042","2026-04-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4600×2250×3000mm（驾驶室顶部）；轴距：2195mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前450kg/后344kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38；最小使用质量：4481kg（因产品前桥托架加强，导致最小使用质量发生变化：变更部位：独立前轴托架和托架前体原为无底漏空设计，合计质量181kg；变更后：前轴托架和托架前体为综合利用改有底组合体设计，质量262kg，即最小使用质量由4400kg变更为4481kg，变化范围为1.85%）。","T202000320456","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505125-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1404A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.63kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300（2100-2880）×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后480kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4700kg。","部20170360","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201402026-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1504A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.97kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300×2950mm；轴距：2650mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4960kg。","部20180267","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505125-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1504A-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.06kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4830×2300×2950mm；轴距：2650mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：110.3kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4750kg。","部20180267","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505125-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.24kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:5200×2500×3000， 轴距或履带接地长（mm）:2550 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1940,2070/1620～2420，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调，最小使用质量（kg）:5100，标准配重（前/后）kg：440/480，档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0，主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：无，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室，前照灯型号：FT400/554，转向系型式：全液压转向，行车制动系型式：湿式、盘式、静液压，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：旱地型，离合器型式：双作用，传动系动力输出轴离合器型式：双作用，传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，主变速箱换挡方式：啮合套，副变速箱换挡方式：啮合套，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","部20170362","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：NW202003017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX092","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","发动机标定功率：102.9kW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：4800kg","T202165650019","2026-03-15","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007063 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202006004","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","发动机标定功率：110.3kW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：4850kg","T202165650019","2026-03-15","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007063 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WT202006004","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪犇农业装备有限公司","轮式拖拉机","GY1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.68kg/kW","标定功率：103KW；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三排放标准；最小使用质量比：43.68Kg/Kw","T202100320440","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪犇农业装备有限公司","轮式拖拉机","GY1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.68kg/kW","标定功率：103KW；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三排放标准；最小使用质量比：43.68Kg/Kw","T202100320440","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪犇农业装备有限公司","轮式拖拉机","GY1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51kg/kW","标定功率：110.3KW；驱动方式：四轮驱动；排放标准：国三排放标准；最小使用质量比：43.51Kg/Kw","T202100320440","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.2kg/kW","功率：140马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：5480，最小使用比质量(kg/kW):53.2，外廓尺寸(长×宽×高mm):5010×2300×3080，轴距（mm）：2630，常用轮距（前轮/后轮mm）：1790/1850，","部20170635","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX118","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.68kg/kW","功率：150马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：5480，最小使用比质量(kg/kW):49.68，外廓尺寸(长×宽×高mm):5010×2300×3120，轴距（mm）：2670，常用轮距（前轮/后轮mm）：1790/1850，","部20170636","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX118","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.67kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5090×2480×3005，轴距（mm）：2650,常用轮距（mm）：1900/2020，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调，最小使用质量（kg）:4900,标准配重（前/后）（kg）：780/240，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，启动方式：电启动，翻倾防护装置：六柱式安全驾驶室TD1000.451F，传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/1000,","部20170377","2021-12-31","105","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ078","湖北三智农业机械检测有限公司","2016KKX115","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：5090×2480×3005，轴距（mm）：2650,常用轮距（mm）：1900/2020，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调，最小使用质量（kg）:4900,标准配重（前/后）（kg）：780/240，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，启动方式：电启动，翻倾防护装置：六柱式安全驾驶室TD1000.451F，传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，动力输出轴转速（r/min）:540/1000,","部20170372","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ078","湖北三智农业机械检测有限公司","2016KKX115","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.7kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4900×2360×2990（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2555\n轮距(mm)：1800/1890\n最小离地间隙(mm)：480\n最小使用质量(kg)：5120\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38\"","部20171009","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609002","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2015KKX064","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.3kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4910×2350×3120（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2555\n轮距(mm)：1770/1990\n最小离地间隙(mm)：480\n最小使用质量(kg)：5110\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38（选装：水田14.9-26/18.4-38）\"","部20170487","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609002","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2015KKX064","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2kg/kW","\"功率：150马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4980×2300×2900（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2590\n轮距(mm)：1810/1820\n最小离地间隙(mm)：470\n最小使用质量(kg)：4770\n最小使用比质量（kg/kW）:43.2\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38选装：12.4-24/16.9-34\n排放阶段：国3\"","部20180558","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017KKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.77kg/kW","外廓尺寸：5100×2390×3270；\n最小使用质量：5435kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：103kw（140马力）；\n排放标准：国三。","部20170345","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201604007","山东省农业机械产品质量监督检验站","No201601188","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.75kg/kW","外廓尺寸：5200×2260×3250；\n最小使用质量：5300kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：110.3kw（150马力）；\n排放标准：国三。","T201900320699","2024-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507077","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401038-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21/47.57kg/kW","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：46.21（安全架）/47.57（驾驶室）","部20171166","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705046（因技术扩展新报告编号为：NW201802011）、NW201705050（因技术扩展需要，新报告编号为：NW201","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59/44.08kg/kW","功率：140马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.59（安全架）/44.08(驾驶室）","T202142420219","2026-04-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101030/NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74/45.39kg/kW","功率：140马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.74（安全架）/45.39（驾驶室）","部20170308","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","因技术扩展，新报告报告为：NW201908062/NW201908065 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201301073-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1404-G","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.01kg/kW","功率(KW):103;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）5120×2350×2920（驾驶室顶部）:；最小使用质量（kg）:5255；轴距（mm）:2630； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","T202000340206","2025-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1404-H","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.68kg/kW","功率(KW):103;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4603；轴距（mm）:2620； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34","T202000340207","2025-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240005","潍坊市产品质量检验所"]
[1159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1504-G","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","功率(KW):110.3;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5120×2350×2920（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:5255；轴距（mm）:2630； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","T202000340206","2025-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.98kg/kW","标定功率：102.9kw；最小使用质量:5040kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：48.98；","T202100230425","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3037","湖北省三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01149"," 江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","标定功率：103kw；最小使用质量:4500kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.69；","T202142420063","2026-02-07","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018LKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","标定功率：110.3kw；最小使用质量:4800kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.52；","苏农机（2017）第（0352）号","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX032","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.69kg/kW","标定功率：110.2kw；最小使用质量:5145kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：46.69；","部20170260","2021-12-31","110.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712067","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4700×2100×3000(至驾驶室顶)；最小使用质量(kg）：4500；功率(kW)：103；最小使用比质量(kg/kW)：43.69；PTO转速(r/min)：760/850；","T202100220384","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[1165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.18kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):5140×2385×2920;轴距:2565mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1765/1780；轮距（前轮/后轮）或轨距：1665、1765、1865、1965/1650-2420；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1346；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量：5375;最小使用比质量（kg/kw）：52.18；标准配重(前/后):440/960;档位数(前进/倒退):16/8；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TG1854.451B.1;型式:简易全驾驶室;动力输出轴转速（r/min）：540/850；轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","2019TJ589","2024-12-23","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201905002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502015-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1504-2","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.90kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):5120×2380×3100;轴距:2630mm;轮距(前轮/后轮):1760、1860（出厂）1960、2060/1700-1940（出厂1880）；最小使用质量：5650;最小使用比质量（kg/kw）：50.90；最大配重(前/后):440/480;档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TG1854.451B.1;型式:六柱式安全驾驶;动力输出轴转速（r/min）：540/1000；轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","部20170187","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201905002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX106","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.38kg/kW","功率：102.9kW（140马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：5390kg；最小使用比质量(kg/kW):52.38;","部20170173","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201610009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201505128-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","THD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","整机型号、名称 / THD1404、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 4800×2150×2850（驾驶室顶） \n轴距 mm 2310 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1610/1650 \n轮距(前轮/后轮) mm 1610、1710、1810、1950/1650～1990 \n最小离地间隙及部位 mm 415 前桥下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1310 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118±0.044 \n最小使用质量 kg 4500 \n标准配重(前/后) kg 400/320 \n最小使用比质量 kg/kW 43.69 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 34.63\n发动机标定功率（kw）:103","T202100340103","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01357","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.43kg/kW","标定功率：111kW（150马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.43；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5372×2450×3220；轴距（mm）：2660；最小离地间隙（部位）（mm）：465（前桥底部）；最小使用质量（kg）：5154；档位数（前进/倒退）：16/8；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","2017TJ041","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201610073","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX060","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.09kg/kW","整机型号、名称:1404-A、轮式拖拉机； 发动机型号：YC4A160-T302；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：103；标定转速：2200（r/min）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4630×2240×2930mm（驾驶室顶）；最小使用质量：4850kg；标准配重(前/后)kg：440/180；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34；","T202100230398","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH23G/WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1404-H","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.09kg/kW","整机型号、名称:1404-H、轮式拖拉机； 发动机型号：YC6J165-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：102.9；标定转速：2300（r/min）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5000×2240×2930mm（驾驶室顶）；最小使用质量：4850kg；标准配重(前/后)kg：440/180；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38；","T202100230398","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH23G／WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","整机型号、名称:1504-A、轮式拖拉机； 发动机型号：YC4A160-T304；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：110.3；标定转速：2200（r/min）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4630×2240×2930mm（驾驶室顶）；最小使用质量：4850kg；标准配重(前/后)kg：440/180；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34；","T202100230398","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH23G/WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1504-H","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","整机型号、名称:1504-H、轮式拖拉机； 发动机型号：LR6M3LR22/1103；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：110.3；标定转速：2200（r/min）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5000×2240×2930mm（驾驶室顶）；最小使用质量：4850kg；标准配重(前/后)kg：440/180；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38；","T202100230398","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH23G／WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.95kg/kW","功率：140马力（103kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4730×2100×2930（驾驶室顶）；轴距（mm）：2340；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1630/1650；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：4630；最小使用比质量（kg/kW）：44.95；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A160-T302；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202000340523","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：150马力（110.3kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4730×2100×2950（驾驶室顶）；轴距（mm）：2350；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1630/1650；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；变更前最小使用质量（kg）：4630；变更前最小使用比质量（kg/kW）：41.97；为满足客户需求，对产品配置进行提升，将燃油箱加大、底盘增加加强板，变更前油箱容积165L,变更后油箱容积330L,变更前无底盘加强板，变更后左右两侧各增加一件加强板，变更后最小使用质量共增加179kg，变更幅度3.0%；变更后最小使用质量（kg）:4809；变更后最小使用比质量（kg/kW）：43.60；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A160-T304；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202000340523","2025-09-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.96kg/kW","整机驱动型式:四轮驱动；整机廓尺寸(长×宽×高及部位):4810MM×2500MM×3010MM（安全架顶）；轮距(前轮/后轮)mm:1760、1790、1888、1930、2028、2058、2156/1620~2420；常用轮距(前轮/后轮):1760mm/2010mm；轴距:2550mm；最小使用质量:5180KG；最小使用比质量：49.96kg/kw，标准配重(前/后):352KG/480KG；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位：4，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，最小离地间隙及部位：480mm（前桥底部）。","T202034370","2025-12-28","110.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH15GW0441","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX103","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.34kg/kW","功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5700kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：55.34；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5175×2300×3070（空调顶端）；轴距(mm);2688 ；常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1808/1830；最小使用质量（kg）：5700 ;标准配重(前/后)（kg）500/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-24/18.4-38 。选装配置:爬行档。","T202032320002","2025-02-27","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.66kg/kW","功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6400kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：57.66；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5620×2300×3250；轴距mm:2788；常用轮距(前轮/后轮)：1698～2122/1730～2300；调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:6400；整机标准配重(前/后)kg:600/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:6336；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:单片双作用；传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38","部20170228","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201601190","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.88kg/kW","功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5870kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：52.88；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：5090×2300×3070 ；整机轴距或履带接地长 mm： 2688 ； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 1808/1830； 整机轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调； 整机最小使用质量 kg ：5870； 整机标准配重(前/后) kg： 500/0 ；整机档位数 前进/倒退/爬行： 16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档：4+1/4/0 ；整机发动机与离合器联接方式 ：直联式； 整机起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2804.10.3A ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式 ：简易驾驶室 ； 前照灯型号 ：120(12V/24V) ；转向系型式 ：全液压前轮转向 ；行车制动系型式：钳盘式 ；驻车制动系型式 ： 钳盘式 ；传动系前驱动桥型式 ：旱地型 ；传动系离合器型式 ： 双片双作用 ；传动系动力输出轴离合器型式：/；传动系变速箱型式 ：4×(4+1) 挡，机械式； 传动系主变速箱换档方式：主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式 ：副变速啮合套换档 ；行走系轮胎型号(前轮/后轮) ： 14.9-24/18.4-38。","部20171751","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701310","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:66.97kg/kW","功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7400kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：66.97；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5990×2580（双胎：宽3510）×3280（空调顶端）;轴距(mm);3080 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1930/1952；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：7400 ;标准配重(前/后)（kg）400/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  24/8/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:8*3+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压; 传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38 。","T202032320003","2025-02-27","110.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","外廓尺寸（mm）：5130mm×2320mm×3130mm；轴距（mm）：2650mm；轮距（前轮/后轮）mm：1775/1825；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：460mm；最小使用质量（kg）：5700kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：51.7kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-26/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220355","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ234/NW202102017","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200668","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1504-F1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.4kg/kW","外廓尺寸（mm）：5062mm×2328mm×3060mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1762/1680；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：475mm；最小使用质量（kg）：5450kg；标准配重质量（kg）：780kg/720kg；最小使用比质量：49.4kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320057","2024-12-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010214号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103 ；最小使用质量：4820kg","T202000020329","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1404-L","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.5kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量：5300kg","T202000020328","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0152","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1504-L","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.9kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.5  最小使用用质量：5300kg","T202100020268","2026-06-29","110.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1    951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.2kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量：4860kg","T202000020692","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 665","农业部农业机械试验鉴定总站","No.TJ-2014K-20","天津市农业机械试验鉴定站"]
[1187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.60kg/kW","功率:110.3kW（150马力）;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量：5030kg；最小使用比质量45.60kg/kW","部20170965","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612003","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017BKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1504G","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.88kg/kW","功率:110.3kW（150马力）;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量：6825kg；最小使用比质量61.88kg/kW","部20170966","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612002","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017BKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RN1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.49kg/kW","功率：140马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4480；最小使用比质量（kg/kw）为43.49；","T202100340095","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW1971/FH20GW1981","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","NW202009015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.14kg/kW","功率：150马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：5200；最小使用比质量（kg/kw）为47.14；","2017TJ313","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX070","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1504-FA","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.33kg/kW","功率：150马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：5000；最小使用比质量（kg/kw）为45.33；","2017TJ313","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX070","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.73kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：4954×2610×2805mm；轴距：2627mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1828/2120mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5225kg；标准配重(前/后)：540/380kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：0541982；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","部20170764","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 740/3","AARHUS UNIVERSITET","LT16GK0041","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5310×2420×3030mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1720/1730mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：无级/无级；最小使用质量：5700kg；标准配重(前/后)：520/240kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/6/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换档；副变速箱换档方式：动力换向；","T201900020244","2024-12-30","103.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 984/4","AARHUS UNIVERSITET","KK-3（2011）016","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.78kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","发动机额定功率104kw，直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向","部20170170","2021-12-31","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 740/3","AARHUS UNIVERSITET","LT16GK0041","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1554","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.7kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5310×2420×3030mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1980/2040mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：无级/无级；最小使用质量：6040kg；标准配重(前/后)：520/240kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/6/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换档；副变速箱换档方式：动力换向；","T201900020244","2024-12-30","114.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 984/4","AARHUS UNIVERSITET","KK-3（2011）016","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","PH1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.43kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5520×2420×3170mm；最小使用质量：6430kg；转向器型式：摆线转阀式；制动系型式：湿式多片盘式制动；离合器型式：电子液压控制湿式、多片、单作用；变速箱型式：组成式；变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡；悬挂装置型式：后置三点悬挂；调节方式：力调节、位调节、浮动调节、综合调节；液压输出装置：多路液压输出（3组）","T202000371203","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507163","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201308068-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1404-1L","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.65kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；负载变速（动力换挡）","部20170953","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第004号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1504-1L","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3；负载变速（动力换挡）","部20180569","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705073","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第080号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M1404-QP（原：M1404-DP）","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.48kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；负载变速（动力换挡）","部20170951","2021-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第008号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","现：M1504-QP（原：M1504-DP）","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.96kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW；负载变速（动力换挡）","部20170949","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第008号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1404-P","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量：4900kg；部分动力换挡","T202000020328","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0152","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1404-PL","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.5kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量：5300kg；部分动力换挡","T202000020328","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0152","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6E-1504-PL","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.9kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.5   最小使用质量：5300kg，部分动力换挡","T202100020268","2026-06-29","110.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1  951","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.66kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5040×2385×3000mm；轴距或履带接地长：2590mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1900；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/无极调整；最小使用质量：5270Kg；标准配重(前/后)：600/480Kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全驾驶室；前照灯型号：ND140X90T-1；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：湿式盘式制动器；驻车制动系型式：湿式盘式制动器；前驱动桥型式：中置中央传动、末端行星减速、整体桥壳；离合器型式：干式、单片、独立操纵双作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：直齿啮合套+同步器换挡；副变速箱换档方式：直齿啮合套+同步器换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","2018TJ045","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0511","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字 整机类 第0709013号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.18kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4770*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5200kg，标定功率：117.7kw，标定转速：2200r/min","T202100340545","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0032K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.36kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5070*2420*3055，轴距：2550mm，最小使用质量：5810kg，标定功率：117.7kw，标定转速：2200r/min","T202100340547","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0033K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.42kg/kW","外廓尺寸(mm)：5340*2780*3170；驱动形式：四轮驱动；标定功率：118kW； 前后轮胎：18.4-26/20.8-38，轴距：2810mm,常用轮距（前轮/后轮）：1995/2030（mm），最小离地间隙：410mm,最小使用质量kg：6540 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）","部20171620","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH13GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017GXN027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:5250×2400×3000；最小使用质量:5400kg；配套动力（kW）:118；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2620； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1810、1850、1950/1608~1996； 最小离地间隙（mm）:470； 标准配重（kg）:440/400； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","部20190489","2023-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019AFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040102","潍坊市产品质量检验所"]
[1209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4920×2140×2945(空滤器顶部)；最小使用质量: 5130；配套动力（kW）:117.7；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2520；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1500、1600、1700/1500-1900；最小离地间隙（mm）:  400（前桥底部）；标准配重（kg）: 216/160；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：RM954.58.010","T202100220345","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ208","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240006","潍坊市产品质量检验所"]
[1210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118；发动机与离合器联接方式：直联式","T202034471","2025-12-28","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH14GW0571","国家拖拉机质量监督检验中心","（2016）委检字整机类第011号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1604-5A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118；发动机与离合器联接方式：直联式","T202132320090","2026-03-29","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200675","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.47kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0157）号","2023-12-31","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH21GW0371"," 国家拖拉机质量监督检验中心"," 江苏省农业机械试验鉴定站"," No201901121"]
[1213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.25kg/kW","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):117.6；最小使用质量（kg）：6380；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:54.25；排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0276）号","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","No201701081","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.04kg/kW","型式：四轮驱动；标定功率（kW）：117.6；最小使用质量（kg）：5650；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:48.04；排放标准：第三阶段。","部20180499","2022-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0601","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类0170100136号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1704","功率:170马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.60kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：125；最小使用质量（kg）:6200；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:49.60；排放标准：第三阶段。","T201900230548","2024-12-30","125","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH14GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","W201111011-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","功率：117.7kW/118kW/160马力；驱动方式：四轮驱动；整机最小使用质量：5400kg（东方红发动机）/5480kg（潍柴发动机）","部20180303","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心"," LT17GK0201","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN1604C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：5075*2385*3160（高至空滤器顶）；最小使用质量：5300KG；最小离地间隙：485mm；发动机生产厂家：东风康明斯发动机有限公司；型号：QSB5.9-C160-31；标定功率：118KW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","部20180878","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH17GW1111","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 015-2018","湖北省农业机械鉴定站"]
[1218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.98kg/kW","160马力≤功率＜180马力； 驱动型式：四轮驱动； 结构型式：轮式； 最小使用质量（kg):5780;最小使用比质量（kg/kw）：48.98; 外形尺寸（mm):5275*2404*3143 (驾驶室顶部）;轴距（mm):2715.","T201932320049","2024-12-01","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0361","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01031","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRC1604-F2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.15kg/kW","整机型号、名称：HRC1604-F2、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5110×2325×3030 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2580mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1950/1850mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1770、1850、1895、1950、2000、2060/1660～2320mm；最小离地间隙及部位：460（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：5550kg；标准配重(前/后)：540/480kg；最小使用比质量：47.15kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度： 31.50km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：LR6A3LR22/1177；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：117.7kW；发动机额定净功率：117.7kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2 个；主变速位置和换挡方式：主变速位置:在第1箱体中；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320459","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021BFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0391","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4975×2130×2960 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2508mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1616mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；最小离地间隙及部位：390（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：5140kg；标准配重(前/后)： 400/480 kg；最小使用比质量43.67kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR1604.45.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：LR6A3LR22/1177；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机标定功率：117.7kW；发动机额定净功率：117.7kW；发动机标定转速：2200r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252103；安全带型号：JY-BII；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/18.4-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202142420212","2026-04-29","117.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021AFH37G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0151","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.51kg/kW","整机型式:4×4;整机外廓尺寸(长×宽×高):5420×2760(单轮）×3240（至空滤器顶）mm;整机轴距:2750mm;整机轮距(前轮/后轮):1860/1700～2000;整机最小离地间隙:400mm;整机最小使用质量:6650kg;整机前轴质量后轴质量:2560/4090kg;整机最大配重(前/后):1350/480kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:16F+16R;整机各档理论速度:前进档:A区：Ⅰ：3.53、Ⅱ：4.61,、Ⅲ：5.73、Ⅳ：7.09；B区：Ⅰ：6.84、Ⅱ：8.94、Ⅲ：11.11、Ⅳ：13.75 C区：Ⅰ：7.74、Ⅱ：10.11、Ⅲ：12.56、Ⅳ：15.54、D区：Ⅰ：17.46、Ⅱ：22.28、Ⅲ：28.35、Ⅳ：35.09、 倒退档：A区Ⅰ：2.41、Ⅱ：3.15、Ⅲ：3.91、Ⅳ：4.84、B区：Ⅰ：4.67、Ⅱ：6.10、Ⅲ：7.58、Ⅳ：9.38 C区：Ⅰ：5.28、Ⅱ：6.90、Ⅲ：8.57、Ⅳ：10.61、D区：Ⅰ：11.92、Ⅱ：15.57、Ⅲ：19.35、Ⅳ：23.95km/h;整机动力输出轴功率: 103.5 kW;整机最大牵引力:33kN;发动机气缸数:6缸;发动机缸径×冲程:105×130mm;发动机排量:6.75 L;发动机标定功率:122kW;发动机标定转速: 2200 rmin;燃油箱工作压力:10±1.5kPa;燃油箱容积: 330 L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ180×800mm;消声器消声器重量:21±0.5kg;传动系变速箱型式:4×4×（1+1)组成式，F16+R16;传动系差速器型式（前/后）:闭式、行星锥齿/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）:单级行星减速/单级行星减速;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置安全阀全开压力:17.5～18.0MPa;工作装置动力输出轴型式:后置独立式;工作装置动力输出轴花键数目:8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴;工作装置动力输出轴花键外径:Φ38、Φ35、Φ35mm;工作装置动力输出轴转速:540/1000rmin;工作装置框架上最大提升力:≥29.2kN;","部20170335","2021-12-31","122","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX084","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5010×2130×2960 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长:2543mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1616mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；最小离地间隙及部位：390（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量： 5140 kg；标准配重(前/后)：420/480kg；最小使用比质量：43.71kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：33.66km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1604.45.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：YC6J190-T302；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：117.6kW；发动机额定净功率：117.6kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：6J；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2 个；主变速位置和换挡方式：主变速位置:在第1箱体中；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/18.4-34；轮胎数量(前轮/后轮)： 2/2 个；液压输出组数：2；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320456","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTD1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","整机型式轮式；整机机架型式无架；整机驱动型式四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)5010×2130×2960（空滤器顶部）mm；轴距或履带接地长2543mm；常用轮距(前轮后轮)或轨距1600/1616mm；轮距(前轮后轮)或轨距1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016mm；最小离地间隙及部位390（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 1310 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距118mm；最小使用质量5150kg；标准配重(前后)400/480kg；最小使用比质量43.79kgkW；挡位数（前进倒退）16/8；主变速挡位数4；副变速挡位数（2+1）×2；最高设计理论速度33.66kmh；发动机与主离合器联接方式直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KT1604.45.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂洛阳青立机械有限公司；发动机型号YC6J190-T302；发动机结构型式直列、直喷、四冲程；发动机生产厂广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式增压中冷；发动机气缸数6；发动机标定功率117.6kW；发动机额定净功率117.6kW；发动机标定转速2200rmin；发动机冷却方式水冷；空气滤清器型号6J；空气滤清器型式干式 ；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）610×290×135mm；排气管消声腔质量16kg；驾驶员座椅型号CYXF-1-252103；驾驶员座椅生产厂茌平昌昱汽车配件有限公司；安全带型号JY-BII；安全带生产厂长沙嘉一机械制造有限公司；转向系型式全液压；转向系转向操纵机构方向盘；转向系转向机构型式前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式机械有级挡；轮胎型号(前轮后轮)12.4-2418.4-34；轮胎数量(前轮后轮)2/2个；液压悬挂系统型式分置式；悬挂装置型式后置三点悬挂；悬挂装置类别3类；工作装置液压油泵型号CBT-F432；液压输出组数2组；工作装置安全阀全开压力18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目8；动力输出轴标准转速760/850rmin；","T202142420210","2026-04-29","117.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0371","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07kg/kW","发动机标定功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4680×2320×3280；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5305 （kg）；排放阶段：第三阶段","新2019101","2024-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0521","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018DKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","现：轮式拖拉机 （原：拖拉机）","SH1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.5kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5360mm×2700mm×3100mm、轴距：2688mm、轮距：1880mm、1930mm、1980mm/1700mm-2300mm、最小使用质量：7580kg、最小离地间隙：400mm、动力输出轴功率：≥103.1kW、发动机标定功率：121.3kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/16/0、框架上最大提升力：≥29.2kN、排放阶段：国三","部20170929","2021-12-31","121.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608099","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT 029-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[1226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.37kg/kW","发动机标定功率：117.6kW，发动机标定功率：160马力，驱动方式;四轮驱动，整机最小使用质量：5100kg","新2017265","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0311","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","015090055","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.49kg/kW","发动机标定功率：121.3kW，发动机标定功率：165马力，驱动方式;四轮驱动，整机最小使用质量：7580kg","新2017052","2021-12-31","121.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0341","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","01501021","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5044×2120×2905（至安全架顶）/5044×2120×3040（至驾驶室顶）；轴距mm：2681；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1608、1700、1720、1736、1812、1848、1940，后轮1546-2560；最小使用质量kg：5130（安全架）/5250（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：400/200；最小使用比质量kg/kw：43.6（安全架）/44.6（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-26或12.4-28或11.2-24或12.4-26，后轮16.9-38或16.9-34或18.4-34或13.6-38或14.9-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320003","2026-01-28","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0341/FH20GW2121/FH20GW0351/FH20GW2151","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2019-JDNJ-12-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.32kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm×2155mm×2965mm（至驾驶室顶）；轴距：2677mm；轮距（前轮/后轮）：前轮1736mm，后轮1688mm；常用轮距（前轮/后轮）：1736mm/1688mm；轮距调整方式：前轮定值，后轮定值；最小使用质量：5330kg（配驾驶室)；标准配重（前/后）：640kg/600kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：4/4/2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全驾驶室；前照灯型号：CF700.48.311/CF700.48.312或SH-CF001；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：干式、单片、经常接合、双作用；前驱动桥型式：旱地型；传动系变速箱型式：（1+1）×（4×4）组成式；主/副变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮18.4-38，选装后轮16.9-38或18.4-34R-2","苏农机（2018）第（0303）号","2022-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0621","国家拖拉机质量监督检验中心","201801086","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏金硕重工科技有限公司","轮式拖拉机","KS1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.622kg/kW","发动机功率117.6千瓦；国三排放；四轮驱动；前进/倒退；16/8，主变速挡位4，副变速挡位：（2+1）×2；整机外廓尺寸（长*宽*高）mm 4950×2205×2940；整机轴距或履带接地长mm 2543；整机常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm 1600/1640；整机最小离地间隙mm 400；整机最小使用质量kg 5130；整机标准配重（前/后）kg 440/480","T202132320170","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021FFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0035K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.58kg/kW","标定功率：160马力（117.7/118/117.6kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.58；配套发动机型号：一拖LR6M3LR23/1177/潍柴WP6G160E310A/广西玉柴YC6J190-T301（国Ⅲ排放标准）、标定转速(r/min)：2300、外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4920×2300×2940（至驾驶室顶）；轴距（mm）：2690，最小使用质量(kg)：5260；发动机与离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","苏农机（2018）第（0457）号","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0231"," 国家拖拉机质量监督检验中心","201701268","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.05kg/kW","发动功率：117.7千瓦（160马力）；国三排放；四轮驱动；前进/倒退16/8；简易驾驶室；最小使用质量：5185kg；最小使用比质量（kg/kW）：44.05；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2250×3070；轴距或履带接地长mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780；最小离地间隙及部位mm：465(前桥)。","T202032320421","2025-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.8kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2165×3120mm 轴距：2650mm；常用轮距：1850/1850mm；最小使用质量：5400kg；最小使用比质量：45.8kg/kw；标定功率：118kW 2、技术参数：功率：118kW；驱动方式：四轮驱动；3、发动机型号：WP6G160E330；标定功率：118kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202032320119","2025-07-09","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077011号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","MEG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.90kg/kW","标定功率：117.7kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：45.90","T202132320167","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2021CFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01057","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.1kg/kW","整机型号、名称:BL1604-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:\n2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端);\n最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1);\n转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):14. 9-26/18.4-38","T202000320064","2025-03-31","118","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2017)委检字整机类第0021号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.03kg/kW","发动机标定功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4780×2320×3280；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5300（kg）；排放阶段：第三阶段","新2019106","2024-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0681","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018CKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.72kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：117.7（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4840×2150×3020(至空滤器顶)；轴距：2500（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:405(至前桥底部）；最小使用质量：5500（㎏）；最小使用比质量：46.72（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202100650703","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0461","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTD1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","功率：117.7kW 马力：160马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：LR4M3LR22/1177；功率：117.7kw；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：国三；外观尺寸：4525mm*2046mm*3030mm；轴距：2232mm；轮距（前轮/后轮）：(1592mm～1832mm)1592mm/1616mm(1616mm～1900mm)；最小离地间隙：385mm（前驱动桥放油螺塞）；最小使用质量：5140kg","T202100230408","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0421","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20191104-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTD1604-2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","功率：117.7kW 马力：160马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：LR6A3LR22/1177；功率：117.7kw；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：国三； 外观尺寸：4740mm*2170mm*2990mm；轴距：2490mm；轮距（前轮/后轮）：(1760mm～1960mm)1760mm/1616mm(1616mm～1900mm)；最小离地间隙：475mm（前驱动桥放油螺塞）；最小使用质量：5140kg","T202100230408","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0421","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20191104-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：117.7kw；最小使用质量：5120kg","新2019069","2024-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171、FH20GW1051（技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字 整机 类第 2059 号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RN1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：117.7kw；最小使用质量：5140kg","T202142420001","2026-02-07","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RN1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：117.7kw；最小使用质量：5130kg","T202142420001","2026-02-07","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.47kg/kW","160马力轮式拖拉机；发动机标定功率：117.6kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:5700.","豫2016208","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0541","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[1244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.72kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率：117.7（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4840×2150×3020(至空滤器顶)；轴距：2500（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:405(至前桥底部）；最小使用质量：5500（㎏）；最小使用比质量：46.72（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202165650215","2026-07-25","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0481","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.88kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：117.7（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4835×2500×3100(至空滤器顶)；轴距：2560（㎜）；标准配重（前/后）：500/540（kg）；最小使用质量：5400（㎏）；最小使用比质量：45.88（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","新2018031","2022-12-31","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX041T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：117.7kw；最小使用质量：5125kg","T202065650121","2025-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2019IFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第2088号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.25kg/kW","功率：160马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5150X2390x2960（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：2640；常用轮距(前轮/后轮)或轨距： 1950/1915；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量：5340kg；最小使用比质量(kg/kW)：45.25；","T202100320441","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH008(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240185","潍坊市产品质量检验所"]
[1248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","1604-N","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.08kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：5320×2280×3130（空滤器顶部）；最小使用质量（kg）：5890；功率（kW）：117.6；最小使用比质量(kg/kW)：50.08；PTO转速(r/min)：760/850","T202100320075","2026-04-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","FB1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","外廓尺寸：5040×2200×3080；驱动型式：四轮驱动；配套功率：117.6kW; 发动机型号及制造商：YC6J190-T302,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2620; 最小使用质量：5240 配重：520/320; 档位数：16/8/0; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：可选装2种驾驶室。","新2017096","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0732","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委字整机类第015090016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.22kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5000×2250×3000mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2600mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1810、1980、2240mm/1608-2244mm；标准配重：前440kg/后516kg；发动机标定功率：118kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5100kg；挡位数（前进/倒退）：16/8。","T202032320021","2025-02-27","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01023","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:118kw；发动机型号:WP6G160E330；轮距(mm):前轮1790,后轮1930；轴距(mm):2670；轮胎规格(前/后):14.9-26/18.4-38；外廓尺寸(mm):5200×2400×3070(空滤器顶)；最小使用质量:5300kg.","T202100220372","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012056-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005019-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:117.6kw；发动机型号:YC6J190-T302；轮距(mm):前轮1615,后轮1770；轴距(mm):2610；轮胎规格(前/后):14.9-24/18.4-34；外廓尺寸(mm):5045×2255×3065；最小使用质量:5130kg。","T202142420181","2026-04-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3064","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909063","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:118kw；发动机型号:PHF6118ZL6B；轮距(mm):前轮1615,后轮1770；轴距(mm):2610；轮胎规格(前/后):14.9-24/18.4-34；外廓尺寸(mm):5045×2255×3065；最小使用质量:5130kg","T202142420182","2026-04-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3064","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909063","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:118kw；发动机型号:WP6G160E330；轮距(mm):前轮1615,后轮1770；轴距(mm):2610；轮胎规格(前/后):14.9-24/18.4-34；外廓尺寸(mm):5045×2255×3065；最小使用质量:5130kg","T202142420183","2026-04-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3064","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909063","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HWH1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","功率:117.6kW（160马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：5120kg；最小使用比质量43.5kg/kW","T202100370141","2026-04-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240162","潍坊市产品质量检验所"]
[1256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79/44.22kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 4340×2100×2935 mm；轴距： 2190 mm；轮距（前轮/后轮）：1590、1700、1840、1930/1400～1800  ；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：5150 /5200kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；标准配重(前/后)：308/172kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：117.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420175","2026-04-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3014/SJ21FH3015","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0010K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.59kg/kW","发动机标定功率：118kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5200×2300×3200（空气滤清器顶）mm；轴距：2650mm；最小离地间隙及部位：470（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：5380kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：16/8；最小使用比质量：45.59kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202100320465","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200669","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.21kg/kW","发动机标定功率：122kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2250×3110mm；轴距：2750mm；最小使用质量：5760kg；最大配重（前/后）：570/720kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；安全驾驶室。","部20171619","2021-12-31","122","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","驱动方式：四驱，功率：118kw，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4910×2210×2910mm（空滤器顶部）轴距或履带接地长：2500mm；常用轮距(前轮/后轮) 或轨距：1780/1680mm,\n轮距(前轮/后轮)或轨距：1600～1950/1600～1996mm；最小离地间隙及部位：460mm(前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：5170kg；标准配重(前/后)：308/172kg；最小使用比质量：43.81kg/kw；挡位数(前进/倒退)：16/8","T202142420034","2026-02-07","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1801","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200656","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR1604-V","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.29kg/kW","驱动方式：四驱，功率：118W,外廓尺寸(长×宽×高) ： 5120mm×2380mm×3100mm（空气滤清器顶端）； 最小使用质量：5580kg；最小使用比质量：47.29kg/kw；轴距： 2630mm ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 1760mm/1880mm ； \n轮距(前轮/后轮)或轨距 :1760mm、1860mm、1960mm、2060/1700-1940mm；最小离地间隙及部位 :490mm/前桥底部；\n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm\n标准配重(前/后)：660kg/480kg； \n挡位数(前进/倒退)：16/8；","T202032320013","2025-02-27","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW1351","国家拖拉机质量监督检验中心","(2017)委字整机类第0170100435","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.39kg/kW","功率：160马力（117.7kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4840×2050×2770（空滤器顶部）；轴距（mm）：2530；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1740/1610；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1310；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5225；最小使用比质量（kg/kW）：44.39；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：LR6A3LR22/1177；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340112","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5/44.1kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：4870×2060×3000（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：4870×2060×3150（驾驶室顶部）,轴距2500mm,最小使用质量：5130/kg（四柱驾驶室）/5200kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：440/160（kg）四柱驾驶室 440/160六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：PHF6118ZL6B,标定功率：118kW，制造商：华丰动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420057","2026-02-07","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ225/HB2020FHZ226"," 湖北三智农业机械检测有限公司"," HBNJ201909074"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1604-2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5/44.1kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：4870×2060×3000（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：4870×2060×3150（驾驶室顶部）,轴距2500mm,最小使用质量：5130/kg（四柱驾驶室）/5200kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：440/160（kg）四柱驾驶室 440/160六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：LR6M3LU22/1180,标定功率：118kW，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，国三排放阶段","T202142420057","2026-02-07","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ225/HB2020FHZ226"," 湖北三智农业机械检测有限公司"," HBNJ201909074"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞昊机械有限公司","轮式拖拉机","RH-1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.96kg/kW","发动机标定功率(kW):117.6；型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5090×2350×3030；轴距(mm): 2582；常用轮距(前轮/后轮mm): 1805/1860；轮距调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量(Kg):5170；标准配重（前/后）kg：430/240；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8；主变速*副变速/其他：4+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）:六柱式安全驾驶室；前照灯型号：中远80大灯；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式、静液压操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、双作用、独立操纵；动力输出轴型式：后置式、独立式；变速箱型式:4×(2+1) ×2组成式；主变速箱换挡方式：啮合套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡","部20171756","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第029号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.98kg/kW","功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动","部20171010","2021-12-31","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201506109\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX069","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.76kg/kW","标定功率：117.7kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5000×2200×3000（至空滤器）;轴距：2550mm；最小使用质量kg：5150; 常用轮距(前轮/后轮)1620mm/1750mm；挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230429","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","标定功率：118kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5000×2200×3000（至空滤器）;轴距：2550mm；最小使用质量kg：5150; 常用轮距(前轮/后轮)1620mm/1750mm；挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230429","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.34kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5180x2300x3000mm；轴距或履带接地长：2680mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1750/1770mm；整机最小离地间隙：330mm；最小使用质量：5350kg；整机标准配重(前/后)：300/360kg ；整机最小使用比质量：45.34kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20170397","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609010","机械工业农业机产品质量检测中心（济南）","2016KKX109","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.37kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：（双排轮）：5430x3540x3090mm/（单排轮）：5430x2350x3090mm；轴距或履带接地长：2740mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1970/1805；整机最小离地间隙：320mm；最小使用质量：双排轮：7100kg/单排轮：6755kg；整机标准配重(前/后)：780/480kg ；整机最小使用比质量：58.19/55.37kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20170364","2021-12-31","122","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609011","机械工业农业机产品质量检测中心（济南）","2016KKX033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.56kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高):5205×2340×3350MM；驱动型式:四轮驱动；轴距:2673MM；轮距(前轮/后轮):1720、1815、1960、2000、2100/1660-2300MM；常用轮距(前轮/后轮)：1815/1850mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小离地间隙:460MM/前桥；最小使用质量:5494KG；最大配重质量(前/后):588/480KG；档位数(前进/倒退/爬行):16/8/12；发动机与离合器联结方式:直联式；动力输出轴功率:100.3KW；最大牵引力:28.7KN；发动机标定功率：118KW；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","部20170633","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2016）委检字整机类第0145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：4880×2185×2950（驾驶室顶部），轴距mm:2550，常用轮距mm：1800/1650，轮距mm：1750、1800、1900/1650～2420，最小离地间隙及部位mm：430（前桥放油螺栓底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1315，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118±0.04，最小使用质量kg：5140，标准配重kg(前/后)：442/160，最小使用比质量kg/kW：43.71，挡位数（前进/倒退）：16/8，主变速挡位数：4，副变速挡位数：（2+1）×2，最高设计理论速度km/h：33.7，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YC6J190-T302，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：117.6，发动机额定净功率kW：117.6,发动机标定转速：r/min：2200，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：6J，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：640×280×130，排气管消声腔质量kg：13.1，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-24/18.4-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CB-F32L，液压输出组数：2组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202100340499","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","H1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.27kg/kW","160马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：SC7H160G3;制造商：上海柴油机股份有限公司；气缸数：6；标定功率:118kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量51.27kg/kW  K值37.81 kg/ps最小使用质量：6050kg。","T202000341175","2025-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW","潍柴160国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮14.9-26/后轮18.4-38、强压升降，双速输出540/1000、三路阀、驾驶室、新机罩、进口原装LUK离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、前后配重。","部20180066","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NW201710018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.62kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：160马力；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5090×2370×3040；轴距mm：2560；最小使用质量kg：5370；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；动力输出轴转速：540/1000 r/min。","部20170201","2021-12-31","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX077","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：160马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5050×2180×2950（驾驶室顶部）；轴距：2520mm；最小使用质量：5132kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100370146","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","发动机标定功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（单胎/双胎）：5200kg/5800kg，最小使用比质量（单胎/双胎）kg/kw：44.07/49.15，外廓尺寸(长×宽×高)：5270*2170*3010/5270*3330*3010；轴距或履带接地长：2630； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700；（选装1770/2280）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38）；排放阶段：国三","T202000370584","2025-09-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240120","潍坊市产品质量检验所"]
[1277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 5160mm×2350mm×3000mm，轴距：2645mm，轮距（前轮/后轮）： 1610、1690、1790、1950/1610～2050，最小使用质量：5350kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：118kW，发动机型号：WP6G160E330。排放阶段：第三阶段","T202000321105","2025-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240117","潍坊市产品质量检验所"]
[1278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MF1604-M","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","功率：160马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2350×2970mm（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1515mm；最小使用质量：5400kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230422","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202012098","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5020×2125×2810mm（驾驶室顶部）;轴距或履带接地长:2620mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1630/1670mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1630、1750、1850、1950/1620-2420mm;最小离地间隙及部位:390mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1315mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:118mm;最小使用质量:5150kg;标准配重(前/后):440kg/180kg;最小使用比质量：43.64kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:33.7km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G160E330；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：118kW；发动机额定净功率：118kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F430;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17.","T202100320037","2026-04-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005003","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","整机型式 ：四轮驱动 ；整机外廓尺寸(长×宽×高) 5100×2260×驾驶室：3100；安全架：3010 mm；整机最小使用质量 驾驶室：5500；安全架：5300 kg；整机档位数 前进/倒退/爬行 / 16/8/0 ； 整机发动机与离合器联接方式 / 直连 ；整机起动方式 / 电起动 ；整机动力；出轴功率≥100.3 kW ；整机最大牵引力 ≥34 kN ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号 / YJ1604.45 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式 / 安全驾驶室 ；发动机型号 / WP6G160E330 ；发动机生产厂 / 潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准/第三阶段；发动机标定功率 118 kW ；行走系轮胎型号(前轮/后轮) / 14.9-26/18.4-38 ；工作装置液压悬挂系统型式 / 分置式 ；工作装置悬挂装置型式 / 后置三点悬挂 ；工作装置动力输出轴转速 760/850 r/min；工作装置动力输出轴传动比 / 2.938/2.706 ；工作装置框架上最大提升力≥28.32 kN；选装发动机型号 / LR6M3LR22/1177 ；选装发动机生产厂 / 一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准/第三阶段；选装发动机标定功率 117.7 kW ；选装翻倾防护装置（安全框架）型号 / YJ800.46A ；选装翻倾防护装置（安全框架）型式  两柱式安全架 ；选装动力输出轴转速 540/760；540/1000; 760/1000 r/min；选装轮胎型号(前轮/后轮)／前：14.9-24/13.6-24后：18.4-34； 前：340/85R28后：460/85R38；自主变更新增整机档位数 前进/倒退/爬行 / 24/8/0；K值：驾驶室34.37，安全架33.12；最小使用比质量kg/kW：驾驶室46.61，安全架44.92。","苏农机（2019）第（0145）号","2023-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2018KFH019；安全架：WJ2020HFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.9kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 5150×2400×3000（空滤器）；最小使用质量:5400；配套动力（kW）:117.7；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2560； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1950、2070/1600～1996； 最小离地间隙（mm）:460（前桥底部）； 标准配重（kg）:520/400； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 。液压悬挂系统型式:分置式。","T202000220152","2025-07-05","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[1282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:4920×2140×2945(空滤器顶部)；最小使用质量: 5130 ；配套动力（kW）: 117.7；型式: 四轮驱动；轴距（mm）:2520；轮距（前轮/后轮）（mm）:1500、1600、1700/1500-1900；最小离地间隙（mm）: 400（前桥底部）；标准配重（kg）: 216/160；档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：RM954.58.010","T202100430206","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2021)2240009","潍坊市产品质量检验所"]
[1283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山汽重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.69kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 4780×2280×3000（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率(kW)： 117.7kW; 发动机型号及制造商：LR6A3LR22/1177,一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2550; 最小使用质量(kg)：5260;标准配重(前/后)(kg)：400/160; 档位数：16/8;是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202100230419","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004018","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.73kg/kW","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200；\n选装驾驶室的外型尺寸（mm）：5350×2450×3100（详见鉴定变更报告）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:118（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035;\n选装驾驶室的最小使用质量（kg）:5750（详见鉴定变更报告）;\n轮距(前轮/后轮)mm：1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:调整辐板/无级可调;\n标准配重(前/后)kg:600/240;\n挡位数(前进/倒退/爬行):24/8/0;\n动力输出轴功率kW≥100.4;\n最大牵引力kN≥43;\n主变速箱换档方式:同步器换档;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38；","部20171607","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025、NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1604-3","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.4kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5320×2300×3030（驾驶室顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：117.7，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M3LR22/1177；选装发动机商标或品牌：潍柴、玉柴、上柴，发动机型号：WP6G160E330、YC6J190-T302、SC7H160G3;轴距（mm）：2610，最小使用质量（kg）：5460，配重（kg）(前/后)：400/416，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100510247","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200518-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4950×2200×3000(消音器顶)；轴距或履带接地长mm：2400；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm ：1660/1660；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1600、1760、1810、1960/1660-2020；最小离地间隙及部位mm：480（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1328；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：5150；标准配重(前/后)kg：300/170；最小使用比质量kg/kW：43.8；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：33.07；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK2204.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；空气滤清器型号：X011929；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432CXL；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：24/8；选装副变速挡位数 ：（3+1）×2；选装最高设计理论速度km/h：33.84；选装轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34，14.9-24/18.4-34","T202132320155","2026-06-06","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240176","潍坊市产品质量检验所"]
[1287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNP1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.61kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5130×2370×3200（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2650;5.最小使用质量kg:5500；6.标准配重（前/后）kg：440/240；7.最小使用比质量Kg/kw：46.61；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：118；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；","T202000320186","2025-07-05","118","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020DFH020"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240038","潍坊市产品质量检验所"]
[1288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTX1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5130×2270×3140（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2547；5.最小使用质量kg:5130；6.标准配重（前/后）kg：440/270；7.最小使用比质量Kg/kw：43.59；8.主变速挡位数:3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：117.7；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/18.4-34；","T202100320082","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH18G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240135","潍坊市产品质量检验所"]
[1289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5110×2380×3200（一级粗滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2650；5.最小使用质量kg:5300；6.标准配重（前/后）kg：440/240；7.最小使用比质量Kg/kw：44.92；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、立式、四冲程；11.发动机标定功率kw：118；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；","T202000320433","2025-09-29","118","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019HFH020"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240038","潍坊市产品质量检验所"]
[1290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-5XS1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW","T202100510249","2026-04-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200106","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.64kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW","部20170690","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2016）委检字整机类第0143号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-Q","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6kw","部20171602","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第075号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-R","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW","部20170398","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201410023-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1654-G","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:64.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：121.3KW","T201900230540","2024-12-30","121.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO.4/1 110","OECD","W2008-055-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5120×2350×2920（驾驶室顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）: 118 kW; 发动机型号及制造商： WP6G160E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)： 2630 ; 最小使用质量(kg):5145 ; 标准配重 (kg)(前/后) ：440/240; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202100320043","2026-04-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004003","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5230×2300×2995mm；轴距：2670mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前660kg/后720kg；发动机标定功率：118kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5400kg。","部20180271","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX065","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1604A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5130×2300×2995mm；轴距：2657mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后516kg；发动机标定功率：118kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5200kg。","新2019121","2024-04-10","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018BKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.25kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2300（2080-2880选配后双轮3500）×3100mm；轴距：2800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：122kW；轮胎型号：前轮18.4-26/后轮20.8-42；最小使用质量：6740kg（选配后双轮7540kg）。","部20170349","2021-12-31","122","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX065","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","发动机标定功率：117.6kW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5150kg","T202165650019","2026-03-15","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007063 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202006004","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT1604-W","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","发动机标定功率：117.6kW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5150kg","T202165650017","2026-03-15","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007063 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WT202006003","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.61kg/kW","功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：6680，最小使用比质量(kg/kW):56.61，外廓尺寸(长×宽×高mm):5400×2300×3250，轴距（mm）：2850，常用轮距（前轮/后轮mm）：1970/1750，","部20170637","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX119","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5045×2260×3115（至空滤器顶）；轴距或履带接地长:2550mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1780/1760mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1310mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量:5200kg；最小使用质量比：44.2kg/kW；；标准配重（前/后）：390/480kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：2×（2+1）","T201900220529","2024-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012062","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180808-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1604-G","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.53kg/kW","功率(KW):118;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5120×2350×2920（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:5255；轴距（mm）:2630； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","T202000340206","2025-07-05","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","发动机标定功率;117.6kW,驱动方式：四轮驱动;最小使用质量：5125kg","T202165650013","2026-03-15","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909064-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240140","潍坊市产品质量检验所"]
[1305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.87kg/kW","标定功率：117.6kw；最小使用质量:6100kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：51.87；","T202100230421","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3037","湖北省三智农业机械检测有限公司"," YH2020WJ01150","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4750×2110×3140(空滤器顶)；最小使用质量(kg)：5150；功率(kW)：118；最小使用比质量(kg/kW)：43.64；PTO转速(r/min)：760/850；驾驶室型号发生变化，由WT-200变为WT-160，涉及到最小使用质量由5050kg变为5150kg，最小使用比质量由42.80kg/kW变为43.64kg/kW","T201900370885","2024-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[1307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4355×2110×2940(空滤器顶)；最小使用质量(kg)：5150；功率(kW)：118；最小使用比质量(kg/kW)：43.64；PTO转速(r/min)：760/850；驾驶室型号发生变化，由WT-200变为WT-160，涉及到最小使用质量由5050kg变为5150kg，最小使用比质量由42.80kg/kW变为43.64kg/kW","T201900370885","2024-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[1308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","THD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","整机型号、名称 / THD1604、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 4800×2150×2850（驾驶室顶） \n轴距 mm 2310 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1610/1650 \n轮距(前轮/后轮) mm 1610、1710、1810、1950/1650～1990 \n最小离地间隙及部位 mm 415 前桥下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1310 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118±0.044 \n最小使用质量 kg 5130 \n标准配重(前/后) kg 400/320 \n最小使用比质量 kg/kW 43.59 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 34.63\n发动机标定功率（kw）:117.7","T202100340103","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01357","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","整机型号、名称:1604-A、轮式拖拉机； 发动机型号：YC4A170-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：117.6；标定转速：2200（r/min）；外廓尺寸(长×宽×高)：4630×2240×2930mm（驾驶室顶）；最小使用质量：5150kg；标准配重(前/后)kg：440/180；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34；","T202100230398","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH23G/WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-H","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","整机型号、名称:1604-H、轮式拖拉机； 发动机型号：YC6J190-T302；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：117.6；标定转速：2200（r/min）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5000×2240×2930mm（驾驶室顶）；最小使用质量：5150kg；标准配重(前/后)kg：440/180；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38；","T202100230398","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH23G／WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.17kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7100kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：60.17；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5675×2385×3100(双胎:宽3530)；整机轴距或履带接地长mm:2880；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1888/1856；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:7100；整机标准配重(前/后)kg:600/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:单片单作用； 传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38","部20171635","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701210","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.58kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7030kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：59.58；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2325(后桥:2385,双胎:3530)×3070(含空调3250)；整机轴距或履带接地长mm:2780；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1808/1860；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:7030；整机标准配重(前/后)kg:500/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16F/4R/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:；钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:双片双作用；传动系动力输出轴离合器型式:/；传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","苏农机（2017）第（0413）号","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701311","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.81kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6350kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：53.81；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：5380×2300×3070（含空调3250）； 整机轴距或履带接地长 mm ：2688 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 1874/1830 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 ： 有级可调 ；整机最小使用质量 kg：6350；整机标准配重(前/后) kg ：500/0；整机档位数 前进/倒退/爬行 ：16/4/0 选装：16/4/16；整机档位数 主变速/副变速/梭行档：4+1/4/0选装：4+1/4/1 ；整机发动机与离合器联接方式 ：直联式 ；整机起动方式 ：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2804.10.3A； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室 ；前照灯型号 ： 120(12V/24V)；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：；钳盘式；驻车制动系型式 ：钳盘式 ；传动系前驱动桥型式 ：旱地型 ；传动系离合器型式 ：单片双作用 ；传动系动力输出轴离合器型式：/；传动系变速箱型式 ：(4+1) ×4 或(4+1) ×4×2挡组成式，机械式 ；传动系主变速箱换档方式 ： 主变速同步器换挡 ；传动系副变速箱换档方式：副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38","苏农机（2018）第（0290）号","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801160","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.81kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6350kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：53.81；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：5175×2300×3070（含空调3250）； 整机轴距或履带接地长 mm ：2688 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 1882/1830 ；整机轮距(前轮/后轮)调整方式 ： 有级可调 ；整机最小使用质量 kg： 6350；整机标准配重(前/后) kg ：500/0；整机档位数 前进/倒退/爬行 ： 16/4/0 选装16/4/16；整机档位数 主变速/副变速/梭行档：4+1/4/0选装4+1/4/1 ；整机发动机与离合器联接方式 ：直联式 ；整机起动方式 ：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2804.10.3A； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室 ；前照灯型号 ： 120(12V/24V)；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：；钳盘式；驻车制动系型式 ：钳盘式 ；传动系前驱动桥型式 ：旱地型 ；传动系离合器型式 ：单片双作用 ；传动系变速箱型式 ：(4+1) ×4 或(4+1) ×4×2挡组成式，机械式 ；传动系主变速箱换档方式 ： 主变速同步器换挡 ；传动系副变速箱换档方式：副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","苏农机（2018）第（0291）号","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801158","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-D1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.58kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5850kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：49.58；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5175×2300×3070(驾驶室顶)； 轴距(mm);2688 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :前轮1874，后轮1830；最小使用质量（kg）：5850 ；  标准配重(前/后)（kg）500/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式： 全液压; 传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38 。选装配置: 动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/860。","T202132320074","2026-03-29","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","201801158","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.71kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7400kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：62.71；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5990×2580（双胎：宽3510）×3280（空调顶端）;轴距(mm);3080 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1932/1952；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：7400 ;标准配重(前/后)（kg）400/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  24/8/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:8*3+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38 。","T202032320003","2025-02-27","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.3kg/kW","外廓尺寸（mm）：5130mm×2320mm×3130mm；轴距（mm）：2650mm；轮距（前轮/后轮）mm：1775/1825；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：460mm；最小使用质量（kg）：5700kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：48.3kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-26/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220355","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ234/NW202102017","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200668","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YJ1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：5150mm×2500mm×3300mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1875；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：515mm；最小使用质量（kg）：6320kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：53.6kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220356","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ195/HB2020FHZ234/NW202102018","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200667","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1604-F1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：5062mm×2328mm×3060mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1762/1680；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：475mm；最小使用质量（kg）：5450kg；标准配重质量（kg）：780kg/720kg；最小使用比质量：46.2kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320057","2024-12-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010214号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1604-J","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.0kg/kW","外廓尺寸（mm）：5275mm×2610mm×3135mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：2030/1885；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：540mm；最小使用质量（kg）：6135kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：52.0kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320100","2024-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801200902号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.47kg/kW","功率:118kW（160马力）;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量：6900kg；最小使用比质量：58.47kg/kW","部20170967","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612002","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017BKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.15kg/kW","功率：160马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：6015；最小使用比质量（kg/kw）为51.15；","2018TJ485","2022-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017IKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.39kg/kW","功率：160马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：5455；最小使用比质量（kg/kw）为46.39；","2018TJ123","2022-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017IKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ1604-F1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.81kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","YJ1604-F1轮式拖拉机：整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)mm ：5230*2270*3200（消音器顶端）；最小使用质量5760kg；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量：48.81kg/kW；K值：36；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2*（2+1）；最高设计理论速度37.70km/h；发动机与主离合器联接方式：通过扭转减震器联接；翻倾防护装置型号：YJ1604.451；型式：简易驾驶室；发动机型号：WP6G160E330；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率118kW；发动机标定转速2200r/min；发动机冷却方式：水冷；发动机允许最大进气压力降3.5kPa；发动机允许最大排气排气背压12kPa；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：3；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡、Hi-Lo（2速动力换挡）、动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2 液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂：悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F425；液压输出组数：3组；工作装置安全阀全开压力18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：32/16；副变速挡位数：2*2*（2+1）；最高设计理论速度 37.70km/h；最小使用质量5760kg；选装轮胎型号(前轮/后轮)前：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28；后：18.4-38、18.4-34、16.9-38、460/85R38。","T202100320455","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240012","潍坊市产品质量检验所"]
[1325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-QP","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.37kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW；负载变速（动力换挡）","部20171727","2021-12-31","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","（2017）委检字整机类第008号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.81kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：5350×2330×2970；轴距：2760mm；常用轮距(前轮/后轮)：1895/1840；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5760；标准配重(前/后)：660/240；档位数(前进/倒退/爬行)：32/16/1；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/2×2；发动机与离合器联接方式：扭动减震器连接；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：（THG1854.45.002；型式：四柱式驾驶室）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：多片、盘式、自行增力机械操纵静液压式；驻车制动系型式：机械手操纵、共用行车制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：电控操纵、液压驱动、螺旋弹簧回位、单作用；传动系变速箱型式：（2＋1）×2×4×2组合式；主变速箱换档方式：啮合套换挡/同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","部20190264","2023-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201905001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2018）委字整机类第018011002214号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.62kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：121 最小使用质量：7093kg ； 部分动力换挡","T201900020213","2024-12-30","121","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",""," 4/1 588/1","农业部农业机械试验鉴定总站"," KK-3(2011)001"," 黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.68kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5230*2395*3110，轴距：2681mm，最小使用质量：6450kg，标定功率：132.5kw，标定转速：2200r/min","T202100340546","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0031K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5070*2420*3055，轴距：2550mm，最小使用质量：5810kg，标定功率：132.4kw，标定转速：2200r/min","T202100340547","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0033K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-1804G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.96kg/kW","标定功率:132.4kw;驱动方式：四轮驱动；发动机型号:LR6M3LU22/LR6M3LU23/1324E;发动机制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：国三排放；发动机型式:六缸、高压共轨、立式、中冷、水冷、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；发动机标定转速:2200r/min；冷却系统型式：循环式水冷；","2018TJ063","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.36kg/kW","外廓尺寸(mm)：5340*2780*3170；驱动形式：四轮驱动；标定功率：132.5kW； 前后轮胎：18.4-26/20.8-38，轴距：2810mm,常用轮距（前轮/后轮）：1995/2030（mm），最小离地间隙：410mm,最小使用质量kg：6540  档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）","部20171621","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH13GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1804-5","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.11kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.5；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第(0374)号","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH21GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2017）委检字整机类第105号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1804D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.08kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.5；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0158）号","2023-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH21GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心","No201901121","江苏省农业机械试验鉴定站 "]
[1334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1804E","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.43kg/kW","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.4；最小使用质量（kg）：5750；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:43.43；排放标准：第三阶段。","部20190514","2023-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW0081","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字 整机 类第01801200717号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.83kg/kW","驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(KW):132.4；最小使用质量（kg）：6200；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:46.83；排放标准：第三阶段。","苏农机（2017）第（0278）号","2021-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH14GW0381","国家拖拉机质量监督检验中心","No201701081","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.03kg/kW","功率：132.5kW/180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：7570kg（后单轮）/8460kg（后双轮）","T201900020258","2024-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH09GW0141/1","国家拖拉机质量监督检验中心","LT06GK0201","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.77kg/kW","功率：132.4kW/132.5kW/180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6860kg","部20180304","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LN1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","功率：132.4kW/180马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量:5880kg","T202100510245","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"," LT20GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1804-E","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","功率：132.4kW/180马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量:5770kg","T202100510244","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"," LT18GK0081","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.38kg/kW","180马力≤功率＜200马力； 驱动方式：四轮驱动； 整机型式：轮式； 最小使用质量（kg):5880;最小使用比质量（kg/kw）：44.38; 外形尺寸（mm):5275*2404*3143 (驾驶室顶部）;轴距（mm):2715","T201932320049","2024-12-01","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0361","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01031","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","广西柳工农业机械股份有限公司","轮式拖拉机","LF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","整机型号、名称：LF1804型轮式拖拉机\n整机型式：轮式\n整机机架型式：无架\n整机驱动型式：四驱\n整机用途：一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5210x2210x3070（至驾驶室顶部）mm\n轴距或履带接地长：2560mm\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1830/1760mm\n轮距(前轮/后轮)或轨距：1830/（1640-2100）mm\n最小离地间隙及部位：450（后牵引座底部）mm\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.02mm\n最小使用质量：5780kg\n标准配重(前/后)：680/600kg\n最小使用比质量：43.66kg/kW\n挡位数（前进/倒退）：16/8\n主变速挡位数：4\n副变速挡位数：（2+1）×2\n最高设计理论速度：31.67km/h\n发动机与主离合器联接方式：直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：LG2104.01\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司\n发动机型号：YC6J200-T301\n发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程\n发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司\n发动机进气方式：增压中冷\n发动机气缸数：6\n发动机标定功率：132.4kW\n发动机额定净功率：132.4kW\n发动机标定转速：2200r/min\n发动机冷却方式：水冷\n空气滤清器型号：YC-AF\n空气滤清器型式：干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ160×810mm\n排气管消声腔质量：12.7kg\n驾驶员座椅型号a：SMT1\n驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号：FS2001\n安全带生产厂：扬州福胜汽车配件厂\n转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘\n转向系转向机构型式：前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量:2个、机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式：主变速位置:第1箱、机械有级挡\n副变速换挡方式：机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38\n轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个\n液压悬挂系统型式：分置式\n悬挂装置型式：后置三点悬挂\n悬挂装置类别：3类\n工作装置液压油泵型号：CBAd1025\n液压输出组数：3\n工作装置安全阀全开压力：19±0.5MPa","T202100510242","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","NW202101014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01312","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTC1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5235×2430×3280 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2687 mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1900/1900mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1780、1870、1900、1936、1966、2024、2090/1780～2300mm；最小离地间隙及部位：490（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量： 6150 kg；标准配重(前/后)：780/720kg；最小使用比质量：46.45kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：37.06kmh；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：YC6J200-T301；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：132.4kW；发动机额定净功率：132.4kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：6J；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252103；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量： 2 个 机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：主变速位置:在第1箱体中 机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)2/2：个；工作装置液压油泵型号：CBT-F436；液压输出组数：3；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320458","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01260","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTC1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5110×2325×3030 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长： 2615 mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1950/1850mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1770、1850、1895、2000、2060/1660～2320mm；最小离地间隙及部位：460（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：5780kg；标准配重(前/后)：780/720kg；最小使用比质量： 43.66 kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：31.50km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：YC6J200-T301；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：132.4kW；发动机额定净功率：132.4kW；发动机标定转速： 2200 r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：6J；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252103；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量： 2 个 机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中 机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)： 2/2 个；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320458","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011 ","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01260","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.05kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.4；发动机型号：LR6M3LR22/1324；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：5150*2345*2920；轴距（mm）：2660；轮距（mm）：1900/1870；最小使用质量（kg）:5700","部20181252","2022-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0111","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018HKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.57kg/kW","外廊尺寸：5230*2790*3300(单轮mm）、5230*3365*3300（双轮mm）； 驱动方式：四轮驱动 ；功率：132.4KW ；国三发动机；轴距：2760mm ；轮距（前轮/后轮）：1720、1815、1900、2000、2100/1680-2380（单轮mm）、1720、1815、1900、2000、2100/2300（双轮mm）；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：6700kg（单轮）、7252kg（双轮）；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：112.6KW；最大牵引力：38KN","部20171120","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH17GW0441","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5220x2235x3170mm（空滤器顶部）；轴距或履带接地长：2690mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/1760mm；整机最小离地间隙：380mm；最小使用质量：5780kg；整机标准配重(前/后)：1040/240kg ；整机最小使用比质量：43.66kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202100230402","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ221","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200680","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏金硕重工科技有限公司","轮式拖拉机","KS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.622kg/kW","发动机功率132.4千瓦；国三排放；四轮驱动；前进/倒退；16/8，主变速挡位4，副变速挡位：（2+1）×2；整机外廓尺寸（长*宽*高）mm 5150×2270×3000；整机轴距或履带接地长mm 2582；整机常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm 1750/1770；整机最小离地间隙mm 465；整机最小使用质量kg 5775；整机标准配重（前/后）kg 780/720","T202132320171","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021FFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0034K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WH1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","标定功率：180马力（132.4kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.54；配套发动机型号：一拖LR6M3LR23/1324（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5220×2300×2940（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2775.5；最小使用质量(kg)：5765；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","T202132320060","2026-02-25","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021005","南京赛姆认证科技发展有限公司","202001031","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YHX1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.03kg/kW","发动功率：132.5千瓦（180马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：5835，最小使用比质量（kg/kW）：44.03；前进/倒退：16/8；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5250×2360×3040 ；整机轴距或履带接地长 mm ：2675 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm：1950/1850 ；整机最小离地间隙 mm：520 。","T202132320079","2026-03-29","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01029","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.1kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2480×3200mm 轴距：2750mm；常用轮距：1850/1900mm；最小使用质量：6110kg；最小使用比质量：46.1kg/kw；标定功率：132.5kW 2、技术参数：功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动；3、发动机型号：WP6G180E330；功率：132.5kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202032320120","2025-07-09","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","1、标准配置：型式：轮式外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2165×3120mm 轴距：2650mm 常用轮距：1850/1850mm；最小使用质量：6050kg；最小使用比质量：45.7kg/kw;标定功率：132.5kW2、技术参数：功率：132.5kW；驱动方式：四轮驱动；3、发动机型号：WP6G180E330；标定功率：132.5kw； 标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机型号:SC7H180G3,功率132.5KW,标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸,制造商：上海柴油机股份有限公司排放阶段：第三阶段","T202032320119","2025-07-09","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2020CFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第018012077011号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","OBD1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5200×2340×3120（空气滤清器顶部）,轴距2640mm,最小使用质量：5770kg,标准配重（前/后）：520/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：WP6G180E330,标定功率：132.5，制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国三排放阶段","T202100320452","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ237/HB2020FHZ236/HB2020FHZ238","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200666","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","MEG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","标定功率：132.4kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：43.54","T202132320167","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2021CFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01057","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","MEH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.62kg/kW","标定功率：132.4kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：46.62","T202132320168","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2021CFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01058","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW","发动机标定功率（kW）：132.4；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5180×2340×3150（驾驶室顶）；轴距（mm）：2625；最小使用质量（kg）：6150；排放阶段：国三","T202065650113","2025-10-25","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2019KFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909055","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF1804-E1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.02kg/kW","180马力轮式拖拉机；发动机标定功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:6490","T202100510667","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","NW202007077","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.29kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：132.4（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4840×2150×3020(至空滤器顶)；轴距：2550（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:405(至前桥底部）；最小使用质量：6130（㎏）；最小使用比质量：46.29（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202100650703","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0461","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTX1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.94kg/kW","功率：132.4kW 马力：180马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：LR6M3LR22/1324；功率：132.4kw；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：国三； 外观尺寸：5211mm*2350mm*3140mm；轴距：2688.5mm；轮距（前轮/后轮）：(1670mm～1980mm)1980mm/1662mm(1662mm～1982mm)；最小离地间隙：460mm（前驱动桥放油螺塞）；最小使用质量：5950kg","T202100230405","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0771","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20191104-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.36kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：132.5kw；最小使用质量：7600kg","部20171976","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX051T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RM1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：132.5kw；最小使用质量：5800kg；最小使用比质量：43.77kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5240×2350×3250（空滤顶部）；轴距或履带接地长：2660mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1850mm；最小离地间隙及部位：440 mm （左侧踏板底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346 mm； 变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；","T202100340526","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200601","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.32 kg/kW","180马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率132.5kW，排放阶段：国三，最小使用质量6800kg","部20170660","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX056T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.28kg/kW","180马力轮式拖拉机；发动机标定功率：132.4kW/132.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:6000；X1804最小使用质量变更描述：拖拉机轮胎型号(前轮/后轮)发生变化，变更前：14.9-28/18.4-38，变更后：16.9-28/20.8-38.","部20170300","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0541","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.29kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：132.4（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4840×2150×3020(至空滤器顶)；轴距：2550（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:405(至前桥底部）；最小使用质量：6130（㎏）；最小使用比质量：46.29（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202165650215","2026-07-25","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0481","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.85kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：132.4（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5400×2800×3130(至空滤器顶)；轴距：2830（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:420(牵引板支架底部）；最小使用质量：6600（㎏）；最小使用比质量：49.85（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","新2018041","2022-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017GKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.36kg/kW","功率：180马力（132.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5480×2790×3200（滤清器顶部）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：2020/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：6275；最小使用比质量（kg/kW）：  47.36；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号： SC7H180G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340517","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240025","潍坊市产品质量检验所"]
[1366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","CG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.38kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5110×2330×3100mm；轴距：2650mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1790/1850；发动机功率：132.5kW（180马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：5880kg；最小使用质量比：44.38kg/kW。","T202000220374","2025-09-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01207","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","功率：180马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5150X2390x2960（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：2640；常用轮距(前轮/后轮)或轨距： 1950/1915；；最小使用质量：5780kg；最小使用比质量(kg/kW)：43.62；","T202100320441","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH008(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240185","潍坊市产品质量检验所"]
[1368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.32kg/kW","功率：180马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：双排轮：5500×3360×3340（至空滤器顶）单排轮：5500×2775×3340（至空滤器顶）；轴距或履带接地长：2850；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：单排轮：2000/2350；双排轮：2000/1845；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：双排轮：7540kg；单排轮：6800kg；最小使用比质量(kg/kW)：双排轮：56.9；单排轮：51.32；","苏农机（2018）第（0053）号","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","1804-N","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.35kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：5320×2280×3130（空滤器顶部）；最小使用质量（kg）：6005；功率（kW）：132.4；最小使用比质量(kg/kW)：45.35；PTO转速(r/min)：760/850","T202100320075","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5400×2250×3200（空滤器顶部）；轴距或履带接地长：2710；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1800、1920、2020/1720～2300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5900kg（驾驶室）；标准配重(前/后)： 780/480 ；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：直联；功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340094","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.70kg/kW","外廓尺寸：5000×2210×3150；驱动型式：四轮驱动；配套功率：132.5kW; 发动机型号及制造商：SC7H180G3,上海柴油机股份有限公司；轴距：2640mm; 最小使用质量：5790kg; 配重：200/240; 档位数：16+8; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202165650025","2026-03-15","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009038 , NW202009038-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检 测中心","HBNJ20200602","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","GH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","标定功率:132.4kW(180马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量：43.6kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5030×2320×2990mm（驾驶室顶端）；轴距：2590mm ；标准配重(前/后)：660kg/440kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38。","T202100320069","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01109","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TC1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2300×3000mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2650mm；轮距（前轮/后轮）：1612、1702、1792、2082mm/1620-2420mm；标准配重：前520kg/后240kg；发动机标定功率：132.5kW；轮胎型号：前轮14.9-28/后轮20.8-38；最小使用质量：5760kg；挡位数（前进/倒退）：16/8。","T202100320060","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01268","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.28kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:132.5kw；发动机型号:WP6G180E330；轮距(mm):前轮1790,后轮1930；轴距(mm):2670；轮胎规格(前/后):14.9-26/18.4-38；外廓尺寸(mm):5200×2400×3070(空滤器顶)；最小使用质量:6000kg.","T202100220372","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012056-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005019-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.18kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:132.4kw；发动机型号:YC6J200-T301；轮距(mm):前轮2020,后轮1745；轴距(mm):2760；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5360×2500×3245；最小使用质量:5850kg.","T202165650202","2026-07-25","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240036","潍坊市产品质量检验所"]
[1376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:132.5kw； 发动机型号:WP6G180E330； 轮距(mm):前轮1950,后轮1850；轴距(mm):2650；轮胎规格(前/后):14.9-28/18.4-38；外廓尺寸(mm):5150×2250×3200；最小使用质量:5840kg.","T202165650205","2026-07-25","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240036","潍坊市产品质量检验所"]
[1377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTF1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.25kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:132.4kw；发动机型号:YC6J200-T301；轮距(mm):前轮1850,后轮1870；轴距(mm):2650；轮胎规格(前/后):14.9-28/18.4-38；外廓尺寸(mm):5150×2250×3120；最小使用质量:5860kg.","T202165650206","2026-07-25","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0017K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HH1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","功率:132.4kW（180马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：5780kg；最小使用比质量43.66kg/kW","T202100340108","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH22G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240163","潍坊市产品质量检验所"]
[1379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","MC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51kg/kW","功率：180马力，132.5kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：5410×2455×3100；轴距（mm）：2710；最小使用质量（kg）：5765，最小使用比质量：43.51。","T202100510233","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009025-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-DK","山东省宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","发动机标定功率：132.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5320×2440×3230（空滤器顶）mm；轴距：2700mm；最小离地间隙及部位：470（油箱托架下沿）mm；最小使用质量：5770kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：16/8；最小使用比质量：43.55kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202100320058","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","发动机标定功率：132.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5200×2300×3200（空气滤清器顶）mm；轴距：2650mm；最小离地间隙及部位：470（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：5770kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：16/8；最小使用比质量：43.55kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202100320465","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200669","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.29kg/kW","发动机标定功率：136kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5470×2780×3110mm；轴距：2850mm；最小使用质量：6975kg；最大配重（前/后）：780/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；安全驾驶室。","部20171618","2021-12-31","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX039","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.08kg/kW","驱动方式：四驱，功率：132.5KW，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5400mm×2400mm×3285mm（空气滤清器顶端）；（单胎）；最小使用质量：6900kg；标准配重(前/后)：660kg/480kg；最小使用比质量：52.08kg/kw； 整机外廓尺寸(长×宽×高)：5400mm×3360mm×3285mm（空气滤清器顶端）；最小使用质量:7620kg（双胎）；最小使用比质量：57.51kg/kw （双胎）；\n轴距：2820mm；常用轮距(前轮/后轮)：1945mm/1930mm（单胎）；1945mm/2330mm（双胎）； 轮距(前轮/后轮)：1720mm、1820mm、1945mm、2000mm、2100mm/1700mm～2790mm（单胎）；1720mm、1820mm、1945mm、2000mm、2100mm/2330mm（双胎）； \n最小离地间隙及部位 :410mm/前桥底部；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm\n挡位数(前进/倒退)：16/16；","T202032320014","2025-02-27","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW1351","国家拖拉机质量监督检验中心 ","（2018）委字整机类第0180100228","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：5200×2400×3200mm；轴距2700mm；常用轮距（前轮/后轮）：1935/1850mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：5770kg；标准配重（前/后）：440 kg /240 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202000321093","2025-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东铃沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5040×2350×3010（排气管顶部）\n轴距(mm)： 2670 \n轮距(mm)：1800，1880，2000/1700-2350\n最小离地间隙(mm)：450（前桥底部）\n最小使用质量(kg)：5780\n最小使用比质量:43.62\n轮胎型号： 14.9-26/18.4-38选装（14.9-24/18.4-34） \n排放阶段：国3\"","T202100320442","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240169","潍坊市产品质量检验所"]
[1386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 5050×2180×3090（空滤器顶）；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：132.5kW; 发动机型号及制造商： WP6G180E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2675; 最小使用质量(kg)：5840; 标准配重(前/后(kg)：210/240; 档位数： 16/8; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室","T202100340121","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008015-X02","山东省农业机械科学研究 院产品质量检测中心","HBNJ20200596","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.94kg/kW","外廓尺寸及部位：5000×2190×2950（驾驶室顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：132.4kW(180马力），轴距：2600mm，常用轮距:1800/1700mm,轮距：1800、1850/1700-1950mm，最小使用质量：5950kg，最小使用比质量：44.94kg/kW，","T202100510666","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","01WJ2020AFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HMT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.30kg/kW","功率：180马力（132.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5020×2330×3100（空滤器顶部）；轴距（mm）：2760；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1830/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1346；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5870；最小使用比质量（kg/kW）：44.30；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：SC7H180G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340114","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.85kg/kW","功率：132.4kw  驱动方式：四轮驱动 最小使用质量比：49.85","部20171017","2021-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  NW202101016\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX071\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.55kg/kW","标定功率：132.5kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2350×3110（单轮），5420×3450×3110（双轮）;轴距：2760mm,最小使用质量:6300kg（单轮），7500kg（双轮）;挡位数(前进/倒退/爬行) :16/16/0;起动方式:电起动","部20170193","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608246","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX051","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5220x2235x3170mm；轴距或履带接地长：2690mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/1760mm；整机最小离地间隙：380mm；最小使用质量：5780kg；整机标准配重(前/后)：600/240kg ；整机最小使用比质量：43.66kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202100230401","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ239","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200679"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.43kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：（双排轮）：5150x3880x3070mm/（单排轮）：5150x2780x3070mm；轴距或履带接地长：2780mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2030/1800；整机最小离地间隙：320mm；最小使用质量：双排轮：7450kg/单排轮：7130kg；整机标准配重(前/后)：780/480kg ；整机最小使用比质量：54.78/52.43kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20170365","2021-12-31","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","机械工业农业机产品质量检测中心（济南）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.26kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5450（至前配重架）X2340（常用轮距）X3310（消声器顶）MM；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：136kw；轴距:2855MM；常用轮距(前轮/后轮):前轮：2005/后轮：1860MM；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮有级调节/后轮无级调节；最小使用质量:6971KG、；标准配重(前/后):665/468KG；档位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退16/爬行0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：4/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；驾驶室或安全架：型号，ST2004.45.001;型式：六柱式拖拉机驾驶室；生产厂：洛阳同欣工贸有限公司；前照灯型号：泰山80型组合前照灯；转向系型式：独立油路、全液压前轮转向；行车制动系型式：静液压盘式（双片）制动器；驻车制动器型式：手动，机械制动；前驱动桥型式：水田；离合器型式：双片、干式、独立操作双作用离合器；动力输出轴型式：后置独立式；变速箱型式：4×4×（1+1）；主变速箱换挡方式：同步器套换挡；副变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/18.4-42","部20170918","2021-12-31","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0144号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：5250×2330×3030（驾驶室顶部），轴距mm:2700，常用轮距mm：1740/1800，轮距mm：1740、1800、1920、1980/1680～2300，最小离地间隙及部位mm：490（前桥放油螺栓底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1345，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118，最小使用质量kg：5780，标准配重kg(前/后)：510/240，最小使用比质量kg/kW：43.62，挡位数（前进/倒退）：16/8，选装24/8，主变速挡位数：4，副变速挡位数：(2+1)×2，选装：（3+1）×2，最高设计理论速度km/h：38.63，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：WP6G180E330，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：132.5，发动机额定净功率kW：132.5,发动机标定转速：r/min：2200，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：KLQ-518D，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：640×280×130，排气管消声腔质量kg：13.1，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：420/85R28 / 520/85R38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CBTL-F436/F414-AFφ，液压输出组数：3组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202100340498","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020）2240148","潍坊市产品质量检验所"]
[1395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","H1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.67kg/kW","180马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：SC7H180G3;制造商：上海柴油机股份有限公司；气缸数：6；标定功率:132.5kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量45.67kg/kW  K值33.61 kg/ps 最小使用质量：6050kg。","T202000341175","2025-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1804-G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","潍柴国Ⅲ、16F+8R同步器换挡、爬行挡、前轮14.9-28后轮18.4-38、双速输出760/850、三路阀、豪华空调驾驶室、加宽新机罩、进口摩擦片离合器、280L加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、加强悬挂、可调方向机、省油开关,前后配重。","T202100320077","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SAM2020081","京南塞姆认证科技发展有限公司","WJ2018JKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.66kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：180马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5500×2440×3050（驾驶室顶）；轴距：2830mm；最小使用质量：6050kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/1000 r/min。","T202000510317","2025-07-05","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","发动机标定功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，变更前:驾驶室质量:480kg；变速箱壳体质量：172kg；后桥壳体质量：193.5kg；最终传动壳体（左、右）质量：530kg；燃油箱容量：240L； 变更后:驾驶室质量:570kg（采用了整体强度和安全防护性能更强的驾驶室）；变速箱壳体质量：199kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；后桥壳体质量：223kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；最终传动壳体（左、右）质量：588.6kg(改进了壳体结构)；燃油箱容量：320L（采用了容量更大的油箱）；变更前：最小使用质量（单胎/双胎）：5600kg/6200kg；变更后：最小使用质量（单胎/双胎）：5850kg/6250kg，变化幅度：4.46%/0.81%；变更前：最小使用比质量（单胎/双胎）：42.26/46.79；变更后：最小使用比质量（单胎/双胎）：44.15/47.17，变化幅度：4.46%/0.81%，外廓尺寸(长×宽×高)：5300*2170*3100/5300*3330*3100；轴距或履带接地长：2680； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700；（选装1770/2280）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38）;排放阶段：国三；","T202000370584","2025-09-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431（变更后：NW202009051-X01）","国家拖拉机质量监督检验中心（变更后：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心）","（2020）2240120","潍坊市产品质量检验所"]
[1399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","M1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","标定功率:132.5kW(180马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量：43.6kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5230×2320×3000mm（驾驶室顶端）；轴距：2650mm ；最小使用质量：5780kg；标准配重(前/后)：660kg/240kg（1层）；挡位数(前进/倒退)：16/8；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38。","T202100510246","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-DK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MF1804-M","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.81kg/kW","功率：180马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2350×2970mm（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1515mm；最小使用质量：6330kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230422","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202012098","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MG1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：180马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2450×3100（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1534mm；最小使用质量：5790kg；最小使用比质量：43.7kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370167","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5100×2280×3000mm(排气管顶);轴距或履带接地长:2700mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1810/1750mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1610、1715、1810、1915/1620～2420mm;最小离地间隙及部位:490mm(后桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1350mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:120mm;最小使用质量:5780kg;标准配重(前/后):600kg/480kg;最小使用比质量：43.62kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:35.31km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G180E330；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：132.5kW；发动机额定净功率：132.5kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个,机械平面组成式;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中，机械有级档;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F435;液压输出组数:3组;","T202100320038","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.57kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5350×2300×3100（空滤器顶）；最小使用质量kg：6700；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：4×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：WP6G180E330；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：132.5；发动机额定净功率kW：132.5；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：前：420/85R28后:520/85R38；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；工作装置液压油泵型号：430；动力输出轴标准转速r/min：760/1000；选装轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；16.9-28/20.8-38;选装发动机型号：YC6J200-T301；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：132.4；发动机额定净功率kW：132.4；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；选装轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/4；选装整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5350×3500×3100（空滤器顶）；选装常用轮距(前轮/后轮)mm：1815/2410；选装轮距(前轮/后轮)mm：1720、1815、1900、2000、2100/2410；选装最小使用质量kg：7460；选装标准配重(前/后)kg：600/0；K值：单胎37.22，双胎41.44；最小使用比质量kg/kW：单胎50.57，双胎56.34。","T202000231028","2025-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX045","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","整机型式 ：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)（MM)：5190×2365×3230 ；轴距或履带接地(MM)：2745；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1750；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量（KG）：5800；标准配重(前/后)440/240）；档位数 （前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速*副变速/其他：4*3/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号：YJ1604.451、型式：六柱式安全驾驶室、生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号 ：WP6G180E330 ；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机标定功率：132.5 kW；前照灯：型号：VK003、生产厂：常州市维卡车辆配件有限公司；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式；驻车制动系型式：机械、盘式；前驱动桥型式：√旱地型 √水田型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：单片、干式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2；主变速箱换档方式：机械有级变速；副变速箱换档方式：机械有级变速；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；工作装置悬挂装置型式 ： 后置三点悬挂 ；工作装置悬挂装置类别 ： 3类 ；工作装置动力输出轴转速： 760/850 r/min；选装动力输出轴转速： 540/760、540/1000、760/1000 r/min；选装轮胎型号(前轮/后轮) / 14.9-26/18.4-34、13.6-28/18.4-34 ；选装发动机型号 ： LR6M3LU22/1324E ；选装发动机生产厂 ：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；选装发动机标定功率 :132.4 kW；自主变更新增选装发动机型号：YC6J200-T301功率：132.4KW，生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，排放标准：第三阶段；自主变更新增整机档位数 前进/倒退/爬行 / 24/8/0；K值：32.22；最小使用比质量kg/kW：驾驶室：43.77。","苏农机（2017）第（0430）号","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ1804-C2","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.91kg/kW","YJ1804-C2轮式拖拉机：整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)mm ：5230*2200*3200（消音器顶端）；最小使用质量6480kg；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量：48.91kg/kW；K值：36；挡位数（前进/倒退）：24/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（3+1）*2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：YJ1604.451；型式：简易驾驶室；发动机型号： WP6G180E330； 发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率132.5kW；发动机标定转速2200r/min；发动机冷却方式：水冷；发动机允许最大进气压力降3.5kPa；发动机允许最大排气排气背压12kPa；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长*宽*高）mm：800*270*126； 排气管消声腔质量15kg；驾驶员座椅型号：SMT1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2 液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂：悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3组；工作装置安全阀全开压力18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装配置：轮胎型号(前轮/后轮)前：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28；后：18.4-38、18.4-34、16.9-38、460/85R38。","T202100320454","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240014","潍坊市产品质量检验所"]
[1406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.47kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5100×2200×3200（空滤器顶端）；最小使用质量kg：5760；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型号：YJ1604.452；型式：简易驾驶室；生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号：WP6G180E330；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；自主变更新增选装发动机型号：LR6M3LR22/1620功率：162KW，生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司，排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：132.5；发动机额定净功率kW：132.5；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2；动力输出轴标转速r/min：760/850；动力输出轴传动比：2.8/2.5；选装配置：挡位数（前进/倒退）：24/8；副变速挡位数：（3+1）×2；最高设计理论速度km/h：31.70； 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1346；最小使用质量kg：5780。自主变更轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28、14.9-28、380/85R28，后轮：18.4-34、16.9-38、460/85R38、18.4-38。","T202000340493","2025-09-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5150×2380×3000（空滤器顶部）；最小使用质量:5770；配套动力（kW）:132.4；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2560；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1950、2070/1750～1996；最小离地间隙（mm）: 460（前桥底部）；标准配重（kg）:520/160；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBT-F430","T202100220337","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[1408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ1804-W","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","\"整机型式 ： 4×4四轮驱动 ；整机用途 ： 一般用途 ；外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5100×2320×2870（驾驶室顶） ；轴距或履带接地长 mm： 2625 ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1800/1850 ；轮距(前轮/后轮)调整方式 ：1612、1800/1620-2200 ；\n最小离地间隙 mm ：440(前桥底端) ；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm： 1346 ；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm： 118 ；最小使用质量 kg ：5770 ；标准配重(前/后) kg ：440/240 ；发动机与主离合器联接方式 ： 直联 ；转向系型式 ： 全液压； 转向系转向操纵机构 ：方向盘 ；转向系转向机构型式 ：前轮转向 ；轮胎型号(前轮/后轮) ：14.9-26/18.4-38","T202165650029","2026-03-15","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005007","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.70kg/kW","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200；\n选装驾驶室外型尺寸（mm）：5350×2450×3100（详见鉴定变更报告）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:132.5（国三）\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035;\n选装驾驶室的最小使用质量（kg）:5790（详见鉴定变更报告）\n轮距(前轮/后轮)mm：1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:调整辐板/无级可调;\n标准配重(前/后)kg:600/240;\n挡位数(前进/倒退/爬行):24/8/0;\n动力输出轴功率kW≥112.7;\n最大牵引力kN≥48;\n主变速箱换档方式:同步器换档;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","部20171609","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025、NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.32kg/kW","外型尺寸（mm）：5550×2355×3310(单胎)；5550×4205×3310（双胎）；\n驱动方式：四轮驱动\n功率（KW）:132.5或选装132.4（国三）;\n轴距（mm）:2835\n最小使用质量（kg）:6800;\n轮距(前轮/后轮)mm：1935/1860-2200（单胎）、3170（双胎）；\n轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调（单胎）；不可调/不可调（双胎）；\n配重(前/后)kg:800/720（单胎）；\n挡位数(前进/倒退/爬行):16F+16R；\n动力输出轴功率kW≥106；\n最大牵引力kN≥52.5；\n主变速箱换档方式:主变速同步器，副变速啮合套；\n轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42","部20170617","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","201701065","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1804-4","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5320×2300×3030（驾驶室顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：132.5，发动机商标或品牌：上柴，发动机型号：SC7H180G3；选装发动机商标或品牌：潍柴、玉柴、东方红，发动机型号：WP6G180E330A、YC6J200-T301、LR6M3LR22/1324;轴距（mm）：2670，最小使用质量（kg）：5830，配重（kg）(前/后)：400/416，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100510247","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200518-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","泰山-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.30kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5350×2200×3100（驾驶室），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：132.5，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G180E330，轴距（mm）：2668，最小使用质量（kg）：6400，配重（kg）(前/后)：780/480，档位数（前进/倒退）：16/16，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装件（后双排轮）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:5350×3400×3100（驾驶室），最小使用质量（kg）：7300，标准配重(前/后）：780/无","T201900370877","2024-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401090-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1804-S","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.42kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5187×2217×3200（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2718；5.最小使用质量kg:6150；6.标准配重（前/后）kg：400/600；7.最小使用比质量Kg/kw：46.42；8.主变速挡位数:5；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控高压共轨；11.发动机标定功率kw：132.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202000321099","2025-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020IFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240136","潍坊市产品质量检验所"]
[1414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTQ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5320×2280×3200（空滤器顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6140；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：46.34；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：132.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202100320083","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH005"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240039","潍坊市产品质量检验所"]
[1415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTR1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.42kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5210×2300×3200（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6150；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：46.42；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：132.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202132320075","2026-03-29","132.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021BFH23G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240060","潍坊市产品质量检验所"]
[1416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1854-G","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.35kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：136KW","T201900230540","2024-12-30","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO.4/1 110","OECD","W2008-055-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW","T202000370079","2025-03-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第075号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MG1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW","T202000370075","2025-03-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909083","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第075号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MR1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4kw","部20171603","2021-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606067","山东省农业机械产品质量监督检验站","(2017)委检字整机类第076号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5120×2350×2920（驾驶室顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）: 132.5kW; 发动机型号及制造商： WP6G180E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)： 2630 ; 最小使用质量(kg):5780 ; 标准配重 (kg)(前/后) ：440/240; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202100320043","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004003","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.00kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2300（2080-2880选配后双轮3500）×3100mm；轴距：2800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：136kW；轮胎型号：前轮18.4-26/后轮20.8-42；最小使用质量：6800kg（选配后双轮7600kg）。","部20170350","2021-12-31","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX065","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK1804-3","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","外廓尺寸：5230×2380×2980；驱动型式：四轮驱动；功率：132.4kW; 发动机型号及制造商：LR6A3LR22/1324；一拖（洛阳）柴油机有限公司：轴距：2700; 最小使用质量：5770; 配重：660/240; 档位数：16/8/0; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202100320439","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ281","湖北三智农机检测有限公司","（2018）委字整机类第 0180100206 号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊福康农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.94kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（长x宽x高及部位）：5350x2350x3250mm空滤顶；轴距：2750mm；最小离地间隙及部位：470mm前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1348mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：6480kg；最小使用比质量：48.94kg/kw；档位数（前进/倒退）：16/8；发动机型号：YC6J200-T301；生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率：132.4kw；标定转速：2200r/min；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速位置：在第一箱体中；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；液压输出组数：3组；","T202100340511","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20190811-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.57kg/kW","外廓尺寸：5410×2455×3170；\n最小使用质量：5905kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：132.5kw（180马力）；\n排放标准：国三。","T202100320072","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011034-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：5770，最小使用比质量(kg/kW):43.55，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5230×2320×3020（空滤器顶部），轴距（mm）：2660，常用轮距（前轮/后轮mm）：1780/1840。","T202100340490","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH13G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240031","潍坊市产品质量检验所"]
[1426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.98kg/kW","功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：单轮6755，双轮：7505，最小使用比质量(kg/kW):50.98/56.64，外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2400×3250，双轮：5280×3400×3250，轴距（mm）：2760，常用轮距（前轮/后轮mm）单轮：1960/1760，双轮：1960/2350；","部20171752","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","ZY1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5150×2400×3000(驾驶室顶)\n轴距(mm)：2650\n轮距(mm)：1650、1750、1850、1950/1860-1940\n最小离地间隙(mm)：460（前桥底部）\n最小使用质量(kg)：5770\n最小使用比质量:43.5\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38\n排放阶段：国3\"","T202100320447","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH09G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240177","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","外廓尺寸：5350×2500×3100（选装后双轮5350×3400×3100）；\n最小使用质量：6655kg（后双轮：7330kg）\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：136kw（185马力）；\n排放标准：国三。","部20170367","2021-12-31","139.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201604007","山东省农业机械产品质量监督检验站","No201601189","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5150×2300×3200（至空滤器顶）；轴距或履带接地长:2760mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1790/1730mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1340mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量:5800kg；最小使用质量比：43.77；标准配重（前/后）：200/320kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：（2+1）×2","T201900220522","2024-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012062","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180808-DK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTC1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：180马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.8","T202100340540","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.80kg/kW","功率：132.4kW（180马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：5800kg ；最小使用比质量：43.80kg/kW","T202100320074","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH012 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01326","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF1804-W","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.2kg/kW","发动机标定功率：132.4kW,驱动方式：四轮驱动,最小使用质量;5980kg.","T202165650012","2026-03-15","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007076","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240141","潍坊市产品质量检验所"]
[1433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.83kg/kW","标定功率：132.4kw；最小使用质量:6200kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.83；","T202100230421","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," SJ21FH3037","湖北省三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01150","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW","型号:1804-C；名称：轮式拖拉机；发动机标定功率：132.4kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机型号：YC6J200-T301 发动机厂家：广西玉柴机器股份有限公司；排放阶段：第三排放阶段；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位mm）：5090×2370×3070（空滤器顶）；轴距：2620mm；常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/1865；最小使用质量：6150kg：档位数:（前进/倒退）:16/8；","T202000230386","2025-09-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240048","潍坊市产品质量检验所"]
[1435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.60kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：56.60；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5675×2388×3100(双胎:宽3720)；整机轴距或履带接地长mm:2880；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1870/1860；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg7500:整机标准配重(前/后)kg:600/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:；钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:双作用；传动系动力输出轴离合器型式:/；传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38","部20171634","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701210","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.02kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6760kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：51.02；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2325(后桥:2385,双胎:3530)×3070(含空调3250)；整机轴距或履带接地长mm:2688；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1808/1860；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:6760整机标准配重(前/后)kg500/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16F/4R/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4/4+1/0；发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:；钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:双作用；传动系动力输出轴离合器型式:/；传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38。","苏农机（2018）第（0026）号","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801006","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.92kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6350kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：47.92；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5380×2300×3070(含空调3250);整机轴距或履带接地长mm:2688;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1874/1830;整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调;整机最小使用质量kg6350:整机标准配重(前/后)kg:500/0;整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0,选装16/4/16;整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0,选装4+1/4/1;整机发动机与离合器联接方式:直联式;整机起动方式:电启动;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室;前照灯型号:120(12V/24V);转向系型式:全液压前轮转向;行车制动系型式:;钳盘式;驻车制动系型式:钳盘式;传动系前驱动桥型式:旱地型;传动系离合器型式:单片双作用;传动系动力输出轴离合器型式:/;传动系变速箱型式:(4+1)×4组成式,选装(4+1)×4×2组成式,机械式;传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡;传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38。 选装 ：1、爬行挡，2、低爬行挡。","苏农机（2018）第（0289）号","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801160","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.92kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量（kg）：6350kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：47.92；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5175×2300×3070(含空调3250);整机轴距或履带接地长mm:2688;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1882/1830;整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调;整机标准配重(前/后)kg:500/0;整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0,选装16/4/16;整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0,选装4+1/4/1;整机发动机与离合器联接方式:直联式;整机起动方式:电启动;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室;前照灯型号:120(12V/24V);转向系型式:全液压前轮转向;行车制动系型式:;钳盘式;驻车制动系型式:钳盘式;传动系前驱动桥型式:旱地型;传动系离合器型式:单片双作用;传动系动力输出轴离合器型式:/;传动系变速箱型式:(4+1)×4挡,选装(4+1)×4×2组成式,机械式;传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡;传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档;行走系轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38。","苏农机（2018）第（0292）号","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801158","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-D1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量（kg）：5850kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：44.15；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5175×2300×3070(驾驶室顶)； 轴距(mm);2688 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :前轮1874，后轮1830；最小使用质量(kg)：5850；  标准配重(前/后)（kg）500/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压；传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38 。选装配置: 动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/860。","T202132320073","2026-03-29","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","201801158","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.38kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:8000kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：60.38；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5990×2580（双胎：宽3710）×3300（空调顶端）;轴距(mm);3080 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1928/1952；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：8000 ;标准配重(前/后)（kg）500/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  24/8/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:8*3+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38 。选装配置:后轮双胎。","T202032320003","2025-02-27","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：5130mm×2320mm×3130mm；轴距（mm）：2650mm；轮距（前轮/后轮）mm：1775/1825；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：460mm；最小使用质量（kg）：5860kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：44.2kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-26/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220355","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ234/NW202102017","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200668","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YJ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.7kg/kW","外廓尺寸（mm）：5150mm×2500mm×3300mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1875；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：515mm；最小使用质量（kg）：6320kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：47.7kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220356","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ195/HB2020FHZ234/NW202102018","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200667","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1804-G1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.8kg/kW","外廓尺寸（mm）：5520mm×2630mm×3130mm；轴距（mm）：2850mm；轮距（前轮/后轮）mm：2030/1900；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：495mm；最小使用质量（kg）：7000kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：52.8kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320101","2024-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010212号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX1804-J","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.3kg/kW","外廓尺寸（mm）：5275mm×2610mm×3135mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：2030/1885；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：540mm；最小使用质量（kg）：6135kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：46.3kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320100","2024-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801200902号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.60kg/kW","功率:132.5kW（180马力）;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量：6970kg；最小使用比质量52.60kg/kW","部20170968","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201612002","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017BKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.43kg/kW","功率：180马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：6015；最小使用比质量（kg/kw）为45.43；","2018TJ121","2022-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH18GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017IKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.78kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3590×3070mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7126kg；标准配重(前/后)：720/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：0541972-LH；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","部20171958","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 984/4","AARHUS UNIVERSITET","LT16GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.6kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5500×3690×3065mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1869/2550mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8250kg；标准配重(前/后)：450/450kg；档位数(前进/倒退)：18/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：动力换档；副变速箱换档方式：动力换向；","T201900020243","2024-12-30","136.1","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 959/3","AARHUS UNIVERSITET","KK-3(2012)038","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.78kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3590×3070mm；轴距：2740mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2510mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7126kg；标准配重(前/后)：810/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：1976-00-1；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","部20170765","2021-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 984/4","AARHUS UNIVERSITET","LT16GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.49kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：132.5kw；最小使用质量：6420kg；主变速位置和换挡方式 ：主变速位置：在第 2 箱体中\n机械有级档 ；副变速换挡方式：机械有级档、 Hi-Lo挡（2速动力换挡）、 动力换向","T202100340086","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0441（技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJZ20200600","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：180马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5620×2500×3210mm（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1388mm；最小使用质量：6375kg、6500kg（选装驾驶室）；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：部分动力换挡（主变速）；主变速换挡方式：动力换挡；副变速换挡方式：动力换向+机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370557","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081；NW202012079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201210013-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ1804-F1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","YJ1804-F1轮式拖拉机：整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)mm ：5230*2270*3200（消音器顶端）；最小使用质量5830kg；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量：44kg/kW；K值：32.39；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2*（2+1）；发动机与主离合器联接方式：通过扭转减震器联接；翻倾防护装置型号：YJ1604.451；型式：简易驾驶室；发动机型号：WP6G180E330； 发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率132.5kW；发动机标定转速2200r/min；发动机冷却方式：水冷；发动机允许最大进气压力降3.5kPa；发动机允许最大排气排气背压12kPa；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：3；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡、Hi-Lo（2速动力换挡）、动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2 液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂：悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3组；工作装置安全阀全开压力18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：32/16；副变速挡位数：2*2*（2+1）；最高设计理论速度 37.70km/h；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1485mm；最小使用质量5830kg；选装轮胎型号(前轮/后轮)前：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28；后：18.4-38、18.4-34、16.9-38、460/85R38。","T202100320455","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240012","潍坊市产品质量检验所"]
[1453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1804-QAP","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW；传动系副变速换挡方式:机械有级挡+Hi-Lo挡（2速动力换挡）","T202000370080","2025-03-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第111号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.15kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：136 最小使用质量：7093kg 部分动力换挡","T201900020212","2024-12-30","136","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",""," 4/1 588/1"," 农业部农业机械试验鉴定总站"," kk-3(2011)002"," 黑龙江省农业机械试验鉴定总站"]
[1455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5230*2395*3110，轴距：2681mm，最小使用质量：6450kg，标定功率：147kw，标定转速：2200r/min","T202100340546","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0941","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0031K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","2004-G","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.97kg/kW","\"（后单轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*2600*3150，轴距：2830mm，最小使用质量：7200kg，标定功率：147kw，标定转速：2200r/min、最小使用比质量：48.97(kg/kW)\n（后双轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*3500*3150，轴距：2830mm，最小使用质量：8175kg，标定功率：147kw，标定转速：2200r/min、最小使用比质量：55.61(kg/kW)\"","T202100340124","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200650","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.75kg/kW","\"（后单轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*2600*3150，轴距：2830mm，最小使用质量：7200kg，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min、最小使用比质量：44.75(kg/kW)\n（后双轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*3500*3150，轴距：2830mm，最小使用质量：8175kg，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min、最小使用比质量：50.46(kg/kW)\"","T202100340124","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200650","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","\"（后单轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*2800*3170，轴距：2830mm，最小使用质量：7700kg，标定功率：177kw，标定转速：2200r/min、 最小使用比质量：43.5(kg/kW)\n（后双轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*3510*3180，轴距：2830mm，最小使用质量：8200kg，标定功率：177kw，标定转速：2200r/min、 最小使用比质量：46.32(kg/kW)\"","T202100340124","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200650","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*3510*3170，轴距：2830mm，最小使用质量：8340kg，标定功率：191.5kw，标定转速：2200r/min","T202100340124","2026-04-01","191.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200650","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ2204-G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","\"（后单轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*2800*3150，轴距：2880mm，最小使用质量：7100kg，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min、最小使用比质量：43.83(kg/kW)\n（后双轮）驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5600*3500*3150，轴距：2880mm，最小使用质量：7800kg，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min、最小使用比质量：48.14(kg/kW)\"","T202000340201","2025-07-05","162","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH19GW1881","国家拖拉机质量监督检验中心","（2016）委字整机类第07001202号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HT-2204G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.63kg/kW","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动；标定功率:162kw；轴距:2860mm；外廓尺寸(长*宽*高):5620mm*3650mm*3040mm；整机最小使用质量:7230kg；发动机型号:SC7H220G3；发动机制造商:上海柴油机有限公司；排放标准:国三排放；发动机型式:六缸、高压共轨、直列、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；发动机标定转速:2200r/min；冷却系统型式:循环式水冷；动力输出轴传动比：3.64/20.95；动力输出轴转速：540/1000；","2018TJ064","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","外廓尺寸(mm)：5280*2415*3300；驱动形式：四轮驱动；标定功率：147kW；档位数：前进/倒退/爬行：24/24/（16+16），主变速档位数：4+2/0，副变速档位数/其他档位数,：4/2： 前后轮胎:16.9-30/20.8-38，轴距：2880mm,常用轮距（前轮/后轮）：1890/1885（mm），最小离地间隙：420mm,最小使用质量kg：6430","部20171622","2021-12-31","147","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH15GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS018","河南省农业机械试验鉴定站"]
[1463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5400×2400×3190(消声器顶部)；最小使用质量:6430；配套动力（kW）:147；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2840；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1850、1950/1840-2020；最小离地间隙（mm）: 460（前桥底部）；标准配重（kg）:780/320；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBT-F430","T202100220343","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ208","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240007","潍坊市产品质量检验所"]
[1464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.3kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147.5；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320412","2025-12-30","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH16GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第130号","201601019"]
[1465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2004-5A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147；发动机与离合器联接方式：直联式","T202132320091","2026-03-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200673","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2004D","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.94kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0159）号","2023-12-31","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH21GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心"," No201901121"," 江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2104-C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.48kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：155；发动机与离合器联接方式：直联式","T202132320092","2026-03-29","155","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0371","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200677","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.4kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：162；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320412","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH16GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","201601019","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.25kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：177；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0376）号","2022-12-31","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH16GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心"," （2017）委检字整机类第152号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.3kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：147；最小使用质量（kg）:6660（后轮单胎）、7910（后轮双胎）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:45.3（后轮单胎）、53.8（后轮双胎）；排放标准：第三阶段。","T202100370156","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0020K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：161.8；最小使用质量（kg）:7150（后轮单胎）、8090（后轮双胎）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:44.2（后轮单胎）、50.0（后轮双胎）；排放标准：第三阶段。","T202100370156","2026-04-01","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0020K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.26kg/kW","功率：155kW/210马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6860kg","部20180300","2022-12-31","155","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LN2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","功率：147.5kW/200马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量:6500kg","T202100510245","2026-04-01","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"," LT20GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2404-D","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.93kg/kW","功率：177kW/240马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量：8130kg（上柴发动机后单轮）/8900kg（上柴发动机后双轮）/8500kg（东方红发动机后单轮）/9250kg（东方红发动机后双轮）","部20190368","2023-12-31","177","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东营市昊瑞机械有限公司","轮式拖拉机","HR2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.22kg/kW","发动机标定功率(kW):162；整机驱动型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5350×3570×3100（空滤顶）；轴距(mm):2860；常用轮距(前轮/后轮mm): 1950/2470；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1450；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量(Kg):7650；最小使用比质量（kg/kW）：47.22；标准配重（前/后）kg：200/0；档位数(前进/倒退):16/16；主变速/副变速：4/4×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型式:简易驾驶室；转向系型式：全液压；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；传动系变速箱型式：机械平面组成式；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202000220046","2025-03-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240056","潍坊市产品质量检验所"]
[1476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东营市昊瑞机械有限公司","轮式拖拉机","HR2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.93kg/kW","发动机标定功率(kW):191.2；整机驱动型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高mm): 5400×3500×3180（空滤顶）；轴距(mm):2860；常用轮距(前轮/后轮mm): 1950/2400；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1450；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量(Kg):8590；最小使用比质量（kg/kW）：44.93；标准配重（前/后）kg：200/0；档位数(前进/倒退):16/16；主变速/副变速：4/4×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型式:简易驾驶室；转向系型式：全液压；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；传动系变速箱型式：机械平面组成式；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202000220046","2025-03-31","191.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240056","潍坊市产品质量检验所"]
[1477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","广西柳工农业机械股份有限公司","轮式拖拉机","HC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","整机型号、名称：HC2004型轮式拖拉机\n整机型式：轮式\n整机机架型式：无架\n整机驱动型式：四驱\n整机用途：一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5540x2300x3100（至驾驶室顶部）mm\n轴距或履带接地长：2770mm\n常用轮距(前轮后轮)或轨距：18601820mm\n轮距(前轮后轮)或轨距：1750、1860（1600-2100）mm\n最小离地间隙及部位：490（前桥底部）mm\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.02mm\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：mm\n最小使用质量：6410kg\n标准配重(前后)：800600kg\n最小使用比质量：43.61kgkW\n挡位数（前进倒退）：168\n主变速挡位数：4\n副变速挡位数：（2+1）×2\n最高设计理论速度：34.76kmh\n发动机与主离合器联接方式：直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：LG2104.01\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司\n发动机型号：YC6J220-T301\n发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程\n发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司\n发动机进气方式：增压中冷\n发动机气缸数：6\n发动机标定功率：147kW\n发动机额定净功率：147kW\n发动机标定转速：2200rmin\n发动机冷却方式：水冷\n空气滤清器型号：YC-AF\n空气滤清器型式：干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ160×810mm\n排气管消声腔质量：12.7kg\n驾驶员座椅型号a：SMT1\n驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号：FS2001\n安全带生产厂：扬州福胜汽车配件厂\n转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘\n转向系转向机构型式：前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量:2个、机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式：主变速位置:第1箱、机械有级挡\n副变速换挡方式：机械有级挡\n轮胎型号(前轮后轮)：14.9-2818.4-38\n轮胎数量(前轮后轮)：22个\n液压悬挂系统型式：分置式\n悬挂装置型式：后置三点悬挂\n悬挂装置类别：3类\n工作装置液压油泵型号：CBAd10361014\n液压输出组数：3","T202100510251","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","NW202101014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01313","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","广西柳工农业机械股份有限公司","轮式拖拉机","HM2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","整机型号、名称：HM2404型轮式拖拉机\n整机型式：轮式\n整机机架型式：无架\n整机驱动型式：四驱\n整机用途：一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5530x3600x3240（至空滤器顶部）mm\n轴距或履带接地长：2900mm\n常用轮距(前轮后轮)或轨距：2000/2430mm\n轮距(前轮后轮)或轨距：1850、2000/2430mm\n最小离地间隙及部位：410（牵引架底部）mm\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420.5mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：125±0.04mm\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：mm\n最小使用质量：7700kg\n标准配重(前后)：680/0kg\n最小使用比质量：43.65kgkW\n挡位数（前进倒退）：16/16\n主变速挡位数：4\n副变速挡位数：4×(1+1)\n最高设计理论速度：30.91kmh\n发动机与主离合器联接方式：直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：LG2404.01\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司\n发动机型号：YC6A260-T303\n发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程\n发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司\n发动机进气方式：增压中冷\n发动机气缸数：6\n发动机标定功率：176.4kW\n发动机额定净功率：176.4kW\n发动机标定转速：2200rmin\n发动机冷却方式：水冷\n空气滤清器型号：YC-AF\n空气滤清器型式：干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ160×810mm\n排气管消声腔质量：12.7kg\n驾驶员座椅型号a：SMT1\n驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号：FS2001\n安全带生产厂：扬州福胜汽车配件厂\n转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘\n转向系转向机构型式：前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量:3个、机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式：主变速位置:第1箱、机械有级挡\n副变速换挡方式：机械有级挡\n轮胎型号(前轮后轮)：16.9-28/20.8-38\n轮胎数量(前轮后轮)：2/4个\n液压悬挂系统型式：分置式\n悬挂装置型式：后置三点悬挂\n悬挂装置类别：3类\n工作装置液压油泵型号：CBAd1036\n液压输出组数：3","T202100340482","2026-06-29","176.4","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","WJ2020JFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01353","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW","整机型号、名称：HRC2004、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5235×2430×3280 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长： 2687 mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1900/1900mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1780、1870、1900、1936、1966、2024、2090/1780～2300mm；最小离地间隙及部位：490（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离： 1346 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距： 118 mm；最小使用质量：6450kg；标准配重(前/后)：780/720kg；最小使用比质量：43.73kgkW；挡位数（前进/倒退）： 16/8 ：主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度： 37.06 kmh；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：LR6M3LR22/1475；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率： 147.5 kW；发动机额定净功率： 147.5 kW；发动机标定转速： 2200 r/min；发动机冷却方式：水冷；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量： 2 个；主变速位置和换挡方式：主变速位置:在第1箱体中；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F436；液压输出组数： 3 ；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320459","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","JW2021BFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0391","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.49kg/kW","整机型号、名称：HRS2004、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5600×2780（单胎轮）×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2760mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2036/1980mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1992、2036、2092/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量：7300kg；标准配重(前/后)：962/480kg；最小使用比质量：49.49kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×4；最高设计理论速度：30.31km/h；发动机与发动机型号：LR6M3LR22/1475；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机标定功率：147.5kW；发动机额定净功率：147.5kW；发动机标定转速：2200r/min；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司；安全带型号：BXCADC-001；安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂；转向系型式：全液压；前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：3 个；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F436；液压输出组数：3；工作装置安全阀全开压力：19.0±0.5MPa；动力输出轴标准转速：540/1000rmin；选装轮胎数量(前轮/后轮)：2/4 ；选装轮胎数量整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5600×3550（双胎轮）×3220(至空滤器顶)mm；选装轮胎数量常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/2450（双胎轮）mm；选装轮胎数量最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装驾驶员座椅型号a：X03-3-6800000 ；选装驾驶员座椅生产厂：河北君晖汽车座椅有限责任公司 ；选装安全带型号：BXCADB-002；选装安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂；","T202100320460","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021BFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.23kg/kW","整机型号、名称：HRS2204、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5600×2780（单胎轮）×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长： 2760mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2036/1980mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1992、2036、2092/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离： 1420mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量： 7490kg；标准配重(前/后)：962/480kg；最小使用比质量:46.23kgkW；挡位数（前进/倒退）:16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×4；最高设计理论速度：30.31kmh；发动机型号：LR6M3LR22/1620；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机标定功率： 162kW；发动机额定净功率： 162kW；发动机标定转速： 2200rmin；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；工作装置液压油泵型号：CBT-F436；工作装置安全阀全开压力：19.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：540/1000rmin；选装轮胎数量(前轮/后轮)：2/4；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5600×3550（双胎轮）×3220(至空滤器顶)mm；选装轮胎常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/2450（双胎轮）mm；选装轮胎最小使用质量：kg；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装驾驶员座椅型号a：X03-3-6800000 ；选装驾驶员座椅生产厂：河北君晖汽车座椅有限责任公司；选装安全带型号：BXCADB-002；选装安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司 ；安全带型号：BXCADC-001 ；安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂 。","T202100320460","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021BFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63kg/kW","整机型号、名称：HRS2404、轮式拖拉机：整机型式：轮式：整机机架型式：无架：整机驱动型式：四驱：整机用途：一般用途：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5600×2780（单胎轮）×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2760mm：常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2036/1980mm：轮距(前轮/后轮)或轨距：1992、2036、2092/1880～3080mm：最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm：离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420mm：变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm：最小使用质量：7700kg：标准配重(前/后)：962/240kg：最小使用比质量：43.63kg/kW：挡位数（前进/倒退）：16/16：主变速挡位数：4：副变速挡位数：（1+1）×4：最高设计理论速度：30.31km/h：发动机型号：LR6M3LR22/1765：发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司：发动机标定功率：176.5kW：发动机额定净功率：176.5kW：发动机标定转速：2200r/min：驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106：驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司；安全带型号：BXCADC-001；安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂；副变速换挡方式：机械有级挡：轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38：轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个：液压悬挂系统型式：分置式：悬挂装置型式：后置三点悬挂：工作装置液压油泵型号：CBT-F436：工作装置安全阀全开压力：19.0±0.5MPa：动力输出轴花键数目：8：动力输出轴标准转速：540/1000r/min：选装轮胎数量(前轮/后轮)：2/4；选装轮胎数量整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5600×3550（双胎轮）×3220(至空滤器顶)；选装轮胎数量常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/2450（双胎轮）mm；选装轮胎数量最小使用质量：7720kg；选装轮胎数量最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装驾驶员座椅型号a：X03-3-6800000；选装驾驶员座椅生产厂：河北君晖汽车座椅有限责任公司；选装安全带型号：BXCADB-002；选装安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂。","T202100320460","2026-06-29","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021BFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","整机型号、名称：KTC2004、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5235×2430×3280 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2687mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1900/1900mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1780、1870、1900、1936、1966、2024、2090/1780～2300mm；最小离地间隙及部位：490（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118 mm；最小使用质量：6450kg；标准配重(前/后)：780/720kg；最小使用比质量： 43.88 kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度： 37.06 km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机型号：YCA07235-T300；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：147kW；发动机额定净功率：147 kW；发动机标定转速：2200 r/min；发动机冷却方式：水冷；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252103；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量： 2 个 机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：主变速位置:在第1箱体中 机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；工作装置液压油泵型号：CBT-F436/；液压输出组数：3；工作装置安全阀全开压力：18.0±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8 ；动力输出轴标准转速：760/850r/min。","T202100320458","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH20GW2011","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01260","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH2004-G","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW","型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5450mm×2400mm×3070mm、轴距：2820mm、轮距：2030/1700-2500mm、最小使用质量：7070kg、最小离地间隙：410mm、动力输出轴功率：≥117.6kW、发动机标定功率：147kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/16/0、框架上最大提升力：≥35.3kN、排放阶段：国三","部20190269","2023-12-31","147","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","WJ2018JFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","华创机器人制造有限公司","轮式拖拉机","华创沃尔-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","发动机标定功率：162kW/161.8KW,驱动方式：四轮驱动,整机最小使用质量：7130kg","新2017267","2021-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH17GW0341","国家拖拉机质量监督检测中心","015090051","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JD2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5220x2235x3170mm（空滤器顶部）；轴距或履带接地长：2690mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/1760mm；整机最小离地间隙：380mm；最小使用质量：6430kg；整机标准配重(前/后)：1040/240kg ；整机最小使用比质量：43.74kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202100230402","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ221","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200680","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.01kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5500x2760x3220mm（安全警示灯顶部）；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1980/1850mm；整机最小离地间隙：420mm；最小使用质量：6950kg；整机标准配重(前/后)：1200/240kg ；整机最小使用比质量：45.01kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202100230403","2026-06-29","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ221","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200681","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFJ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5310×2328×3219（至空滤顶）；轴距mm：2825；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1610、1700、1770、1800、1940、2010、2100、2150、2200，后轮1622-2710；最小使用质量kg：6500；标准配重（前/后）kg：800/600；最小使用比质量kg/kw：44.2；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮16.9-28或14.9-26或14.9-28或14.9R28，后轮20.8-38或16.9-38或18.4-38或18.4R38；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320053","2026-02-25","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0351/FH20GW2151","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-06-072","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFJ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5310×2328×3219（至空滤顶）；轴距mm：2825；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1610、1700、1770、1800、1940、2010、2100、2150、2200，后轮1622-2710；最小使用质量kg：7050；标准配重（前/后）kg：800/600；最小使用比质量kg/kw：43.6；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮16.9-28或14.9-26或14.9-28或14.9R28，后轮20.8-38或16.9-38或18.4-38或18.4R38；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320053","2026-02-25","161.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0351/FH20GW2151","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-06-072","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏金硕重工科技有限公司","轮式拖拉机","KS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.707kg/kW","发动机功率147千瓦；国三排放；四轮驱动；前进/倒退；16/8，主变速挡位4，副变速挡位：（2+1）×2；整机外廓尺寸（长*宽*高）mm 5265×2370×3000；整机轴距或履带接地长mm 2635；整机常用轮距（前轮/后轮）或轨距mm 1880/1850；整机最小离地间隙mm 470；整机最小使用质量kg 6425；整机标准配重（前/后）kg 780/720","T202132320171","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021FFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0034K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.15kg/kW","标定功率：200马力（147.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：49.15（后轮单胎）/51.18（后轮双胎）；配套发动机型号：一拖LR6M3LR23/1475（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5510×2665（后轮单胎）/3600（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2860；最小使用质量(kg)：7250（后轮单胎）/7550（后轮双胎）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：（460/85R30）/（710/70R38）（单胎）、16.9-28/20.8-38（双胎）。","T202032320101","2025-06-30","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020018","南京赛姆认证科技发展有限公司","202001032","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.75kg/kW","标定功率：220马力（162kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.75（后轮单胎）/46.60（后轮双胎）；配套发动机型号：一拖LR6M3LR22/1620、上海柴油机SC7H220G3、玉柴YCA07260-T302（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5510×2665（后轮单胎）/3600（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2860；最小使用质量(kg)：7250（后轮单胎）/7550（后轮双胎）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：（460/85R30）/（710/70R38）（单胎）、16.9-28/20.8-38（双胎）。","T202032320101","2025-06-30","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020018","南京赛姆认证科技发展有限公司","202001032","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WG2404-1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63kg/kW","标定功率：240马力（176.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.63（后轮单胎）/45.33（后轮双胎）；配套发动机型号：一拖LR6M3LR22/1765（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5510×2665（后轮单胎）/3600（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2860；最小使用质量(kg)：7700（后轮单胎）/8000（后轮双胎）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：（460/85R30）/（650/70R42）（单胎）、16.9-28/20.8-38（双胎）。","T202132320086","2026-03-29","176.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021007","南京赛姆认证科技发展有限公司","202001032","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YHX2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","发动功率：147千瓦（200马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：6470；最小使用比质量（kg/kW）：44.014；前进/倒退：16/8；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5250×2360×3040 ；整机轴距或履带接地长 mm： 2675 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1950/1850 ；整机最小离地间隙 mm ：520 。","T202132320079","2026-03-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020079","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01029","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.296kg/kW","发动机功率：162千瓦（220马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：8310kg，最小使用比质量（kg/kW）：51.296；前进/倒退/爬行挡：（36/12/18+6)，整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5640x2870(最大轮距时3100）x3570；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1920/1900；轴距mm：2910；整机最小离地间隙mm：530；动力输出轴独立式。","苏农机（2018）第（0486）号","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH18GW0541","国家拖拉机质量监督检验中心","201801245号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.949kg/kW","发动机功率177千瓦，国三排放，四轮驱动，前进/倒退/爬行挡（36/12/18+6),主变速/副变速/梭型档（6/3+1/2)，整机外廓尺寸(长×宽×高)mm5640x2870(最大轮距时3100）x3570；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1920/1900；轴距mm：2910；整机最小离地间隙mm530；最小使用质量：8310kg，动力输出轴独立式；驾驶室","苏农机（2018）第（0485）号","2022-12-31","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH18GW0541","国家拖拉机质量监督检验中心","201801245号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YR2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.220kg/kW","发动机功率：147.5千瓦（200马力）；国三排放；四轮驱动:；整机最小使用质量：7850kg；最小使用比质量（kg/kW）：53.22；前进/倒退/爬行档：32/32/16；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5585*2560*3450；整机轴距或履带接地长mm：2860；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm前轮：1980/后轮：2030；整机最小离地间隙mm：485。","苏农机（2019）第（0148）号","2023-12-31","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH18GW0541/FH19GW0172(扩展认证检验报告）","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01016","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YR2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.457kg/kW","发动机功率：162千瓦（220马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量：7850kg；最小使用比质量（kg/kW）：48.457；前进/倒退/爬行档：32/32/16；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5585*2560*3450；整机轴距或履带接地长mm：2860；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：前轮：1980/后轮：2030；整机最小离地间隙mm：485。","苏农机（2019）第（0149）号","2023-12-31","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH18GW0541/FH19GW0172(扩展认证检验报告）","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01016","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","1、标准配置：型式：轮式 外廓尺寸（长×宽×高）：5580×2470×3200mm（单胎）/ 5580×3500×3200mm（双胎）轴距：2850mm；常用轮距：1900/1900（单胎）/2035/2340（双胎）mm; 最小使用质量：7200kg(单胎)/ 7900kg(双胎)；最小使用比质量：44.4（单胎）/48.8（双胎）kg/kw标定功率：162kw；2、技术参数：功率：162kw  驱动方式：四轮驱动3、发动机型号：WP6G220E330；标定功率：162kw；标定转速：2200r/ min 气缸数：6缸；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段;选装发动机型号:SC7H220G3;标定功率：162kw；制造商：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202032320121","2025-07-09","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077013号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：5580×2470×3200mm（单胎）/ 5580×3500×3200mm（双胎）；轴距：2850mm；常用轮距：1900/1900（单胎）/2035/2340(双胎）mm；最小使用质量：7800kg(单胎)/ 8500kg(双胎)；最小使用比质量：44.1（单胎）/48（双胎）kg/kw；标定功率：177kw2、技术参数：功率：177kw；驱动方式：四轮驱动3.发动机型号：SC7H240G3;标定功率：177KW;制造商：上海柴油机股份有限公司；标定转速：2200r/min;气缸数：6；排放阶段：第三阶段。","T202032320121","2025-07-09","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077013号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.80kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5600×2475×2995（排气管顶部）,轴距2845mm,最小使用质量：7095kg,标准配重（前/后）：1110/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：WP6G220E330,标定功率：162，制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国三排放阶段","T202100320449","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ214"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200653","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","MEH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.53kg/kW","标定功率：147.5kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：43.53","T202132320168","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2021CFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01058","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2004-D","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","整机型号、名称:BL2004-D轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:\n2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1900/ 1880;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端);\n最小使用质量kg:6400;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4副变速挡位数:2×(2+1);\n转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):14. 9-28/18.4-38","T202100220313","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202004042-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2018）委检字整机类第0021号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","整机型号、名称:BL2204-A轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长x宽x高及部位)mm:5450X 2775X 3055 ( 驾驶室顶部):轴距mm:2825;常用轮距(前轮/后轮)mm:\n1980/ 1880;轮距(前轮/后轮)mm:1880、1930、1980/1700~ 2300;最小离地间隙及部位mm:\n415 (牵引框架下端);最小使用质量kg:7580;挡位数(前进/倒退):16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4X (1+1);转向系型式:全液压;轮胎型号(前轮/后轮):18. 4 -26/20. 8-38","T202000320060","2025-03-31","162","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2017)委检字整机类第2046号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.37kg/kW","整机型号、名称:BL2204-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长x宽x高及部位)mm:5580X 2775X 3055 ( 驾驶室顶部):轴距mm:2825;常用轮距(前轮/后轮)mm:\n1980/ 1880;轮距(前轮/后轮)mm:1880、1930、1980/1700~ 2300;最小离地间隙及部位mm:\n415 (牵引框架下端);最小使用质量kg:7350;挡位数(前进/倒退):16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4X (1+1);转向系型式:全液压;轮胎型号(前轮/后轮):18. 4 -26/20. 8-38","T202100220312","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202004042-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第2046号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","发动机标定功率（kW）：147.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5180×2340×3150（空滤顶部）；轴距（mm）：2625；最小使用质量（kg）：6520；排放阶段：国三","T202100340496","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020LFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01331","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FC2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.68kg/kW","发动机标定功率（kW）：155；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5180×2340×3150（驾驶室顶）；轴距（mm）：2625；最小使用质量（kg）：6770；排放阶段：国三","T202100340097","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020LFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01331","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTX2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.75kg/kW","功率：147.5kW 马力：200马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：LR6M3LR22/1475；功率：147.5kw；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：国三； 外观尺寸：5211mm*2350mm*3140mm；轴距：2688.5mm；轮距（前轮/后轮）：(1670mm～1980mm)1980mm/1662mm(1662mm～1982mm)；最小离地间隙：460mm（前驱动桥放油螺塞）；最小使用质量：6600kg","T202100230405","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0771","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20191104-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.90kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：147（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5400×2800×3130(至空滤器顶)；轴距：2830（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:430(牵引板支架底部）；最小使用质量：6600（㎏）；最小使用比质量：44.90（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","新2019145","2024-04-18","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018EKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RM2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：154.4kw；最小使用质量：6740kg；最小使用比质量：43.65kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5240×2350×3250mm（空滤顶部）；轴距或履带接地长：2660mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1850mm；最小离地间隙及部位：440 mm （左侧踏板底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346 mm； 变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；","T202100340526","2026-06-29","154.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200601","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：162kw；最小使用质量：7050kg（单胎）、7700（双胎）","T202100320049","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171、 FH21GW0442 检验报告(技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200586","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：177kw；最小使用质量：7700kg（单胎）8350kg（双胎）","T202100320049","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171、 FH21GW0442 检验报告(技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200586","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RS2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：191.5kw；最小使用质量：8350kg（单胎）8575kg（双胎）","T202100320049","2026-04-01","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0171、 FH21GW0442 检验报告(技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200586","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.68kg/kW","220马力轮式拖拉机；发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:7400","部20170266","2021-12-31","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH16GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：155（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4850×2350×3200(至空滤器顶)；轴距：2560（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:470(至前桥底部）；最小使用质量：6750（㎏）；最小使用比质量：43.54（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202165650115","2026-03-15","155","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0741和 FH21GW0531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WJ2018FKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.90kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：147（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5400×2800×3130(至空滤器顶)；轴距：2830（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:420(牵引板支架底部）；最小使用质量：6600（㎏）；排放阶段：第三阶段","新2018042","2022-12-31","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017GKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.86kg/kW","功率：200马力（147kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5480×2790×3200（滤清器顶部）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：2020/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：6595；最小使用比质量（kg/kW）： 44.86；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号： SC7H200G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340517","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240025","潍坊市产品质量检验所"]
[1518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：220马力（162kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5480×2500×3200（滤清器顶部）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：2020/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：7080；最小使用比质量（kg/kW）：43.7；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号： SC7H220G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340517","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240025","潍坊市产品质量检验所"]
[1519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","CG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5110×2330×3100mm；轴距：2650mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1870/1800；发动机功率：147kW（200马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6550kg；最小使用质量比：44.56kg/kW。","T202000220374","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01207","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","迪拖2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.04kg/kW","功率：210马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：双排轮：5500×3360×3340（至空滤器顶）单排轮：5500×2775×3340（至空滤器顶）；轴距或履带接地长：2850；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：单排轮：2000/2350；双排轮：2000/1845；轮距(前轮/后轮)调整方式：双排轮：有级可调/不可调 单排轮：有级可调/无级可调；最小使用质量：双排轮：7540kg；单排轮：6800kg；最小使用比质量(kg/kW)：：双排轮：48.83；单排轮：44.04；","苏农机（2018）第（0054）号","2022-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","2004-N","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.21kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：5320×2280×3130（空滤器顶部）；最小使用质量（kg）：6500；功率（kW）：147；最小使用比质量(kg/kW)：44.21；PTO转速(r/min)： 760/850","T202100320075","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东迪沃重工有限公司","轮式拖拉机","2104-Q","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：5330×2280×2950（空滤器顶部）；最小使用质量（kg）：6730；功率（kW）：154.4；最小使用比质量(kg/kW)：43.58；PTO转速(r/min)：760/850","T202100320061","2026-04-01","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 5400×2250×3200（空滤器顶部） ；轴距或履带接地长：2710；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1800、1920、2020/1720～2300；轮距(前轮/后轮)；最小使用质量：6410kg；标准配重(前/后)：780/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2＋1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；功率：147kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340094","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DS2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.04kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 5350×2300×3200（空滤器顶部） ；轴距或履带接地长：2700；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1800、1900、2000、2100/1720～2300 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：6800kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：780/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：154.4kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340093","2026-04-01","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017KKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","FB2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.59kg/kW","外廓尺寸：5500×2480×3080；驱动型式：四轮驱动；配套功率：162kW; 发动机型号及制造商：SC7H220G3,上海柴油机股份有限公司；轴距：2840mm; 最小使用质量：7710kg; 配重：210/480; 档位数：16+16; 变速箱型式：4×4×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202165650024","2026-03-15","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101018-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2018)委字整机类第 0180800646 号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[1526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","GH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","标定功率:147kW(200马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量：43.6kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5320×2360×2980mm（驾驶室顶端）；轴距：2710 mm；标准配重(前/后)：660kg/440kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38。","T202100320069","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01109","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","标定功率:162kW(220马力）；驱动方式:四轮驱动；变更后最小使用比质量：43.5kg/kW（单胎）、47.1kg/kW（双胎）；变更部位：翻倾防护装置驾驶室型号；变更内容：由原驾驶室型号GH-J-FC变更为GH-J-GS；具体变更值：原报告参数外廓尺寸(长×宽×高)：单胎：5490×2325×3000mm（驾驶室顶端）、双胎：5490×3600×3000mm（驾驶室顶端）变更为外廓尺寸(长×宽×高)：单胎：5490×2780×3060mm（驾驶室顶端）、双胎：5490×3600×3060mm（驾驶室顶端）；原报告参数最小使用质量：单胎6900kg、双胎7484kg变更为单胎7050kg、双胎7634kg；原报告参数最小使用比质量：42.6kg/kW（单胎）、46.2kg/kW（双胎）变更为最小使用比质量：43.5kg/kW（单胎）、47.1kg/kW（双胎）（具体变更见变更报告）；轴距：2830mm；标准配重(前/后)：单胎：780kg/228kg（1层）、双胎：780kg/无；挡位数(前进/倒退)：16/16；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38。","T202000320439","2025-09-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01110","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TH2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.52kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2640×3200mm（驾驶室顶部）（单轮）/5400×3600×3200mm（驾驶室顶部）（双轮）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2800mm；轮距（前轮/后轮）：1720、1820、2000、2100mm/1680-2380mm；标准配重：前900kg/后240kg；发动机标定功率：155kW；轮胎型号：540/65R-30/650/65R-42选装：前轮16.9-28/后轮20.8-42（双轮）；最小使用质量：6900kg（单轮）/7700kg（双轮）；挡位数（前进/倒退）：16/16。","T202100320059","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01024","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:147kw；发动机型号:WP6G200E330；轮距(mm):前轮1790,后轮1930；轴距(mm):2670；轮胎规格(前/后):14.9-26/18.4-38；外廓尺寸(mm):5200×2400×3070(空滤器顶)；最小使用质量:6500kg.","T202100220372","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012056-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005019-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.22kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:162kw；发动机型号:SC7H220G3；轮距(mm):前轮2000,后轮1910；轴距(mm):2850；轮胎规格(前/后):540/65R28/650/65R38；外廓尺寸(mm):5500×2580×3100(空滤器顶)；最小使用质量:7650kg.","T202100220373","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012056-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005018-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:177kw；发动机型号:SC7H240G3；轮距(mm):前轮2000,后轮1910；轴距(mm):2850；轮胎规格(前/后):540/65R28/650/65R38；外廓尺寸(mm):5500×2580×3100(空滤器顶)；最小使用质量:7800kg.","T202100220373","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012056-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005018-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.32kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:147kw；发动机型号:YCA07235-T300；轮距(mm):前轮2020,后轮1745；轴距(mm):2760；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5360×2500×3245；最小使用质量:6810kg.","T202165650202","2026-07-25","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240036","潍坊市产品质量检验所"]
[1533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTC2004-P","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.21kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:147kw；发动机型号:WP6G200E330；轮距(mm):前轮2020,后轮1745；轴距(mm):2760；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5360×2500×3245；最小使用质量:6500kg","T202165650201","2026-07-25","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200684","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.28kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:147kw； 发动机型号:WP6G200E330； 轮距(mm):前轮1950,后轮1850；轴距(mm):2650；轮胎规格(前/后):14.9-28/18.4-38；外廓尺寸(mm):5150×2250×3200；最小使用质量:6510kg.","T202165650205","2026-07-25","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240036","潍坊市产品质量检验所"]
[1535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTF2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:147kw；发动机型号:YCA07235-T300；轮距(mm):前轮1850,后轮1870；轴距(mm):2650；轮胎规格(前/后):14.9-28/18.4-38；外廓尺寸(mm):5150×2250×3120；最小使用质量:6480kg.","T202165650206","2026-07-25","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0017K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.23kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:162kw；发动机型号:SC7H220G3；轮距(mm):前轮2000,后轮1880；轴距(mm):2815；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5500×2750×3200；最小使用质量:7490kg.","T202165650203","2026-07-25","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3039","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0018K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTS2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.73kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:161.8kw；发动机型号:YCA07260-T302；轮距(mm):前轮2000,后轮1880；轴距(mm):2815；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5300×2750×3200；最小使用质量:7400kg.","T202165650204","2026-07-25","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3039","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0018K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.16kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:177kw；发动机型号:SC7H240G3；轮距(mm):前轮2000,后轮1880；轴距(mm):2815；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5500×2750×3200；最小使用质量:8170kg.","T202165650203","2026-07-25","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3039","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0018K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HH2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","功率:147kW（200马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：6450kg；最小使用比质量43.88kg/kW","T202100340108","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH22G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240163","潍坊市产品质量检验所"]
[1540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","MC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","功率：200马力，147kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：5410×2455×3100；轴距（mm）：2710；最小使用质量（kg）：6405，最小使用比质量：43.57。","T202100510233","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009025-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-DK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","发动机标定功率：147kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5320×2440×3230（空滤器顶）mm；轴距：2700mm；最小离地间隙及部位：470（油箱托架下沿）mm；最小使用质量：6410kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：16/8；最小使用比质量：43.61kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202100320058","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.75kg/kW","发动机标定功率：162kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：6180×2715×3480mm；轴距：3200mm；最小使用质量：9680kg；最大配重（前/后）：560/0kg；档位数（前进/倒退/爬行）：27/9/0；变速箱型式：9×（3+1）组成式；安全驾驶室。","部20171617","2021-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201709014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX040","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.12kg/kW","发动机标定功率：161.8kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5580×2780×3200（空滤器顶）；轴距：2880mm；最小离地间隙及部位：450（牵引架底部）mm；最小使用质量：7300kg；标准配重（前/后）：900/480kg；档位数（前进/倒退）：16/16；最小使用比质量：45.12kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202100320057","2026-04-01","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","发动机标定功率：176.4kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5580×2780×3200（空滤器顶）mm；轴距：2880mm；最小离地间隙及部位：450（牵引架底部）mm；最小使用质量：7690kg；标准配重（前/后）：900/480kg；档位数（前进/倒退）：16/16；最小使用比质量：43.6kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202100320057","2026-04-01","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC2104-1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","马力：210马力；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机功率：154.4kW；最小使用质量：6720kg；最小使用比质量：43.52kg/kW；发动机型号：WP6G220E330，发动机厂家：潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司","T202165650003","2026-03-15","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No.HB2020FHZ101","湖北三智农业机械检测有限公司","（2018）委字整机类第01809100104号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.44kg/kW","排放阶段：国三；发动机功率：162kW;驱动方式：四轮驱动；马力：220马力；最小使用质量比：44.44kg/kW；发动机厂家：上海柴油机股份有限公司，发动机型号：SC7H220G3；最小使用质量：7200kg","T202000340462","2025-09-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ019","湖北三智农业机械检测有限公司","No:(2019)2240096","潍坊市产品质量检验所"]
[1547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MC2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","发动机功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.71kg/kW","T202100340106","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","发动机功率：220马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.52kg/kW","T201900370853","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019DFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MG2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.93kg/kW","发动机功率：240马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：单胎43.93kg/kW、双胎46.75kg/kW","T202100340123","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01002","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MG2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","发动机功率：260马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：单胎43.65kg/kW、双胎44.04kg/kW","T202100340123","2026-04-01","191.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01002","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.02kg/kW","驱动方式：四驱，功率：147kw,整机外廓尺寸(长×宽×高及部位): 5400 mm×2900 mm×3150 mm（空气滤清器顶端）（单胎）； 最小使用质量:7060kg（单胎）,最小使用比质量：48.02kg/kw（单胎）；选装双胎整机外廓尺寸(长×宽×高)：5400mm×3360mm×3155mm（空气滤清器顶端）；选装双胎最小使用质量:7660kg；选装双胎最小使用比质量：52.10kg/kw ；\n轴距: 2820mm ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1990mm /2050mm（单胎）； 轮距(前轮/后轮)或轨距 : 1830mm、1900mm、1990mm/1700mm～2790mm （单胎）；最小离地间隙及部位：410mm（前桥底部）； \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420mm；\n变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；\n 标准配重(前/后):660kg/720kg； 档位数 前进/倒退/爬行:16/16/0 ； 主变速/副变速/其他 : 4/4*（1+1）；","T202032320014","2025-02-27","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW1351","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180100228","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR2204-V","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.82kg/kW","驱动方式：四驱，功率：162KW,外廓尺寸(长×宽×高)：5400mm×2900mm×3150mm（空气滤清器顶端）(单胎）；最小使用质量:7100kg（单胎），最小使用比质量：43.82kg/kw （单胎）； \n选装双胎：外廓尺寸(长×宽×高)：5400mm×3360mm×3150mm（空气滤清器顶端）(双胎）；最小使用质量: 7700kg(双胎)； 最小使用比质量：47.53kg/kw （双胎）；  \n轴距：2820mm ； 常用轮距(前轮/后轮)：1990mm/2050mm（单胎）；轮距(前轮/后轮)：1830mm、1900mm、1990mm/1700mm～2790mm（单胎）；  离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420mm，变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm，标准配重(前/后):660kg/720kg（单胎）；660kg/0(双胎）；","T202032320014","2025-02-27","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH19GW1351","国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180100228","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：5300×2400×3200mm；轴距2700mm；常用轮距（前轮/后轮）：1935/1850mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：6430 kg；标准配重（前/后）：440 kg /240 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38（选装14.9R28/20.8R38、14.9-24/18.4-34）","T202100320076","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2104-G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.1kg/kW","（备注：最小使用质量和最小使用比质量有后轮单胎和后轮双胎的，系统抓取的为后轮单胎的最小使用比质量为46.1Kg/KW，后轮双胎的最小使用比质量为51.3Kg/KW）。四轮驱动；外廓尺寸：5700×2600×3350 mm、5700×3600×3350 mm（后轮双胎）；轴距2830mm；常用轮距（前轮/后轮）：2030/1930mm、2030/2450 mm（后轮双胎）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：7150 kg、7950 kg（后轮双胎）；标准配重（前/后）：1005 kg /240 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（1+1）×4；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：540/65R30/650/65R42（选装16.9-28/20.8-38；420/85R28/520/85R38； 16.9-28/18.4-42；420/85R28/480/80R42）","T202100320055","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第150号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2204-1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","（备注：报告中最小使用质量和最小使用比质量有后轮单胎和后轮双胎的，系统抓取的最小使用比质量41.1Kg/KW为后轮单胎的，无法修改，只投档后轮双胎的，后轮双胎的最小使用比质量为43.6Kg/KW）。四轮驱动；外廓尺寸：5300×3400×3200 mm（后轮双胎）；轴距2700mm；常用轮距（前轮/后轮）：1935/2350（后轮双胎）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：7060 kg（后轮双胎）；标准配重（前/后）：440 kg /240 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38（选装14.9R28/20.8R38、14.9-24/18.4-34）","T202100320076","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC2404-G","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.9kg/kW","（备注：报告中最小使用质量和最小使用比质量有后轮单胎和后轮双胎的，系统抓取的最小使用比质量41Kg/KW为后轮单胎的，无法修改，只投档后轮双胎的，后轮双胎的最小使用比质量为44.9Kg/KW）。四轮驱动；外廓尺寸：5700×3600×3400 mm（后轮双胎）；轴距2830mm；常用轮距（前轮/后轮）：2030/2450 mm（后轮双胎）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：7950 kg（后轮双胎）；标准配重（前/后）：1005 kg /240 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（1+1）×4；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：540/65R30/650/65R42（选装16.9-28/20.8-38；420/85R28/520/85R38； 16.9-28/18.4-42；420/85R28/480/80R42）","T202100320055","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第150号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东铃沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5100×2310×3010（排气管顶部）\n轴距(mm)：2700\n轮距(mm)：800、1880、2000/1700～2350\n最小离地间隙(mm)：480（前桥底部）\n最小使用质量(kg)：6420\n最小使用比质量:43.67\n轮胎型号：14.9-28/18.4-38选装（14.9-26/18.4-38）\n排放阶段：国3\"","T202100320442","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240169","潍坊市产品质量检验所"]
[1558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机外廓尺寸(mm)： 5050×2160×3130（空滤器顶）；整机驱动型式：四轮驱动；功率（kw）： 147kW; 发动机型号及制造商：SC7H200G3,上海柴油机股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2680; 最小使用质量(kg)： 6420; 标准配重(前/后)(kg)： 210/240; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100340121","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008015-X02","山东省农业机械科学研究 院产品质量检测中心","HBNJ20200596","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","200马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YCA07235-T300;制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：6；标定功率:147kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量：43.9kg/kW  k值 32.25 kg/ps 最小使用质量6450kg","T202000341177","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ150","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","外廓尺寸及部位：5000×2190×2950（驾驶室顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率:147kW(200马力），轴距：2700mm，常用轮距:1800/1700mm,轮距：1800、1850/1700-1950mm，最小使用质量：6500kg，最小使用比质量：44.22kg/kW，","T202100510666","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW","功率：220马力（162kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5320×2750×3120（空滤器顶部）；轴距（mm）：2840；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1940/1760；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：7150；最小使用比质量（kg/kW）：44.14；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号：SC7H220G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340111","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005012","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HM2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","功率：240马力（177kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5320×2750×3120（空滤器顶部）；轴距（mm）：2840；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1940/1760；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：7750；最小使用比质量（kg/kW）：43.79；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号：SC7H240G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340111","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005012","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东茂源机械制造有限公司","轮式拖拉机","HMT2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","功率：210马力（155kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5020×2330×3100（空滤器顶部）；轴距（mm）：2760；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1830/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1346；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：6750；最小使用比质量（kg/kW）：43.54；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：SC7H210G3；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min。","T202100340114","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.59kg/kW","功率：147kw  驱动方式：四轮驱动","部20171672","2021-12-31","148","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201506109\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","WJ2017EKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","标定功率：147kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5300×2350×3050（至空滤器）；轴距：2680mm；最小使用质量kg：6450；常用轮距(前轮/后轮)1720mm/1850mm；  挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230430","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","标定功率：162kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3100（至空滤器）（单轮）5420×3500×3100（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：7100（单轮）7600（双轮）;挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230427","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[1567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","标定功率：177kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×3500×3110（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：7800（双轮）;常用轮距(前轮/后轮)2000mm/2350mm； 挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230427","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[1568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2404-A1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","标定功率：177kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×3500×3110（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：7800（双轮）;常用轮距(前轮/后轮)2000mm/2350mm； 挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230427","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[1569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.76kg/kW","标定功率：191.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×3500×3110（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：8380（双轮）;常用轮距(前轮/后轮)2000mm/2350mm； 挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230427","2026-06-29","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[1570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.72kg/kW","标定功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5420×2350×3110（单轮），5420×3400×3210（双轮）；轴距：2830mm；最小使用质量：6750kg（单轮），7600kg（双轮）；挡位数(前进/倒退/爬行) ：16/16/0；起动方式:电起动","部20171597","2021-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708093","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","润达-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","标定功率：162kW;驱动型式：四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3110 （单轮）； 5420×3500×3110 （双轮）;轴距：2830mm；最小使用质量：7060（单轮）; 7700 （双轮）；挡位数(前进/倒退/爬行) :16/16/0;起动方式:电起动。变更部位：变更翻倾防护装置(驾驶室)型号及生产厂、驾驶室座椅型号、安全带型号及生产厂。变更前翻倾防护装置型号为RD1504.451型驾驶室，生产厂为潍坊华创机器人有限公司，驾驶员座椅型号为SMT-CS06-1，安全带型号为FS2001，生产厂为扬州福胜汽车配件厂。变更后翻倾防护装置型号为RD2404.451型驾驶室，生产厂为山东润达农业装备有限公司，驾驶员座椅型号为SMT1，安全带型号为DC-1000-006，生产厂为常州市东晨车辆部件有限公司。变更前最小使用质量：6750（单轮）7600（双轮）；变更后最小使用质量：7060（单轮）； 7700 （双轮）；变更前最小使用比质量41.67kg/kW；变更后最小使用质量43.58kg/kW；变更前翻倾防护装置报告编号NW201804049；变更后翻倾防护装置报告编号WJ2021CFH15G","部20180477","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017LKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5220x2235x3170mm；轴距或履带接地长：2690mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/1760mm；整机最小离地间隙：380mm；最小使用质量：6430kg；整机标准配重(前/后)：600/240kg ；整机最小使用比质量：43.74kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202100230401","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ239","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200679","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.77kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：（双排轮）：5500x3560x3200mm/（单排轮）：5500x2780x3200mm；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：（双排轮）：1980/2230mm/（单排轮）：1980/1840；整机最小离地间隙：360mm；最小使用质量：双排轮：7815kg/单排轮：7415kg；整机标准配重(前/后)：双排轮：780/0kg/单排轮：780/480kg ；整机最小使用比质量：48.24/45.77kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","部20171758","2021-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017HKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.45kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5545x2740x3210mm；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2050/1850mm；整机最小离地间隙：370mm；最小使用质量：7690kg；整机标准配重(前/后)：1200/240kg ；整机最小使用比质量：43.45kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202000341187","2025-12-30","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ022","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200616","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.01kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5500x2760x3220mm；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1980/1850mm；整机最小离地间隙：420mm；最小使用质量：6950kg；整机标准配重(前/后)：1110/240kg ；整机最小使用比质量：45.01kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202100230414","2026-06-29","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ239","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200682"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：5250×2330×3030（驾驶室顶部），轴距mm:2700，常用轮距mm：1740/1800，轮距mm：1740、1800、1920、1980/1680～2300，最小离地间隙及部位mm：490（前桥放油螺栓底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1345，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118，最小使用质量kg：6420，标准配重kg(前/后)：510/240，最小使用比质量kg/kW：43.67，挡位数（前进/倒退）：16/8，选装24/8，主变速挡位数：4，副变速挡位数：(2+1)×2，选装：（3+1）×2，最高设计理论速度km/h：38.63，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：WP6G200E330，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：147，发动机额定净功率kW：147，发动机标定转速：r/min：2200，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：KLQ-518D，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：640×280×130，排气管消声腔质量kg：13.1，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CBTL-F436/F414-AFφ，液压输出组数：3组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202100340498","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240148","潍坊市产品质量检验所"]
[1577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST2004-R","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：5450×2350×3100（驾驶室顶部），轴距mm:2825，常用轮距mm：1935/1800，\n轮距mm：1720、1820、1935、2000、2100/1700～2350，最小离地间隙及部位mm：380（后牵引架底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1420，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125±0.04，最小使用质量kg：6420，标准配重kg(前/后)：510/240，最小使用比质量kg/kW：43.67，挡位数（前进/倒退）：16/16，主变速挡位数：4，副变速挡位数：4×（1+1），最高设计理论速度km/h：31.14，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YCA07235-T300，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：147，发动机额定净功率kW：147，发动机标定转速：r/min：2200，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：6J，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：790×280×130，排气管消声腔质量kg：14.7，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CBTL-F436/F414-AFφL，液压输出组数：3组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：540/1000。","T202100340497","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005016","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","ST2204-R","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.70kg/kW","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸mm：5450×2350×3100（驾驶室顶部），轴距mm:2825，常用轮距mm：1935/1800，\n轮距mm：1720、1820、1935、2000、2100/1700～2350，最小离地间隙及部位mm：380（后牵引架底部），离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1420，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125±0.04，最小使用质量kg：7070，标准配重kg(前/后)：510/240，最小使用比质量kg/kW：43.70，挡位数（前进/倒退）：16/16，主变速挡位数：4，副变速挡位数：4×（1+1），最高设计理论速度km/h：31.14，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置型号：ST2404.301B，翻倾防护装置型式：简易驾驶室，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YCA07260-T302，结构型式：立式、直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司，发动机进气方式：增压中冷，发动机气缸数：6，发动机标定功率kW：161.8，发动机额定净功率kW：161.8，发动机标定转速：r/min：2200，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：6J，空气滤清器型式：干式，排气管消声腔外形尺寸mm：790×280×130，排气管消声腔质量kg：14.7，驾驶员座椅型号：SMT1，驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构：方向盘，转向系转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：3类，工作装置液压油泵型号：CBTL-F436/F414-AFφL，液压输出组数：3组，工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转速r/min：540/1000。","T202100340497","2026-06-29","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005016","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.52kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：210马力；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5520×2510×3250（单轮），5520×3450×3250（双轮）；轴距：2845mm；最小使用质量：6900kg（单轮），7520（双轮）；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；主变速挡位数：4，副变速挡位数：4，其他：1+1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式驾驶室；转向系型式：前轮液压转向；动力输出轴转速：540/1000 r/min。","部20171628","2021-12-31","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLG2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.4kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：240马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5520×2560×3220（驾驶室顶部）；轴距：2845mm；最小使用质量：7685kg；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×4；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。\n最小使用质量发生变更：变更前：7685kg，最小使用比质量43.4kg/kw；变更后：7715kg，最小使用比质量43.6kg/kw；变更结构或配置：半轴壳体SL2014.391-03变更为加强半轴壳体SL2404.391-03；变更原因：根据市场需求的变化，SLG2404左右半轴套管进行变更，强化后的整机最小使用质量发生变化","T202100370145","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.39kg/kW","功率：200马力，147kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5600×宽2500×高3200；轴距（mm）：2830；最小使用质量（kg）：6820；最小使用比质量（kg/kW）：46.39。","T202100320461","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH36G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005022","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63/46.48kg/kW","功率：220马力，161.8kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5600×宽2780×高3200（单胎），长5600×宽3620×高3200（双胎）；轴距（mm）：2830；最小使用质量（kg）：7060（单胎），7520（双胎）；最小使用比质量（kg/kW）：43.63（单胎），46.48（双胎）。","T202100320461","2026-06-29","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH36G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005022","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.45kg/kW","功率：240马力，177kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5600×宽3620×高3200；轴距（mm）：2830；最小使用质量（kg）：7690；最小使用比质量（kg/kW）：43.45。","T202100320461","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH36G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005022","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（单胎/双胎）：6750kg/7490kg，最小使用比质量（单胎/双胎）kg/kw：45.92/50.95，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210/5630*3580*3210；轴距或履带接地长：2830； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1875/1800；选装（1875/2400）；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、540/65R28、420/85R28）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38）；排放阶段：国三","T202000370583","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240121","潍坊市产品质量检验所"]
[1585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，变更前:驾驶室质量:480kg；前驱动桥桥质量：298kg；变速箱壳体质量：172kg；后桥壳体质量：193.5kg；最终传动壳体（左、右）质量：530kg；燃油箱容量：240L； 变更后:驾驶室质量:570kg（采用了整体强度和安全防护性能更强的驾驶室）；前驱动桥桥质量：350kg（采用了强度及承载能力更强的前桥）；变速箱壳体质量：199kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；后桥壳体质量：223kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；最终传动壳体（左、右）质量：588.6kg(改进了壳体结构)；燃油箱容量：320L（采用了容量更大的油箱）；变更前：最小使用质量（单胎/双胎）：6100kg/6700kg；变更后：最小使用质量（单胎/双胎）：6400kg/6750kg，变化幅度：4.92%/0.75%；变更前：最小使用比质量（单胎/双胎）：41.50/45.58；变更后：最小使用比质量（单胎/双胎）：43.54/45.92，变化幅度：4.92%/0.75%，外廓尺寸(长×宽×高)：5300*2170*3100/5300*3330*3100；轴距或履带接地长：2680； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700；选装（1770/2280）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38）；排放阶段：国三；","T202000370584","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431（变更后：NW202009051-X01）","国家拖拉机质量监督检验中心（变更后：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心）","（2020）2240120","潍坊市产品质量检验所"]
[1586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","发动机标定功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（单胎/双胎）：7100kg/7840kg，最小使用比质量（单胎/双胎）kg/kw：43.83/48.40，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210/5630*3580*3210；轴距或履带接地长：2840； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；选装（1800/2400）；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、540/65R28、420/85R28）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38）；排放阶段：国三","T202000370583","2025-09-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240121","潍坊市产品质量检验所"]
[1587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.50kg/kW","发动机标定功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，变更前:驾驶室质量:480kg；前驱动桥桥质量：298kg；变速箱壳体质量：172kg；后桥壳体质量：193.5kg；最终传动壳体（左、右）质量：530kg；燃油箱容量：240L； 变更后:驾驶室质量:570kg（采用了整体强度和安全防护性能更强的驾驶室）；前驱动桥桥质量：350kg（采用了强度及承载能力更强的前桥）；变速箱壳体质量：199kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；后桥壳体质量：223kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；最终传动壳体（左、右）质量：588.6kg(改进了壳体结构)；燃油箱容量：320L（采用了容量更大的油箱）；变更前：最小使用质量（单胎/双胎）：7350/8090；变更后：最小使用质量（单胎/双胎）：7700kg/8140kg，变化幅度：4.76%/0.62%；变更前：最小使用比质量（单胎/双胎）：41.53/45.71；变更后：最小使用比质量（单胎/双胎）：43.50/45.99，变化幅度：4.76%/0.62%，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3140/5630*3580*3140；轴距或履带接地长：2840； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；选装（1800/2400）；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、540/65R28、420/85R28）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38）;排放阶段：国三；","T202000370583","2025-09-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431（变更后：NW202009051-X01）","国家拖拉机质量监督检验中心（变更后：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心）","（2020）2240121","潍坊市产品质量检验所"]
[1588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MF2004-M","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","功率：200马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2350×2970mm（空滤器顶部）、5350×2350×3200（空滤器顶部）（选装驾驶室机型）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1515mm；最小使用质量：6430kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230422","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080；NW202012079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202012098","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MG2104-F","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：210马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5430×2560×3200（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1534mm；最小使用质量：6760kg；最小使用比质量：43.6kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370167","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：220马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5550×2450×3275（空滤器顶部，单胎）、5550×3600×3275（空滤器顶部，双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420.5mm；最小使用质量：7070kg（单胎）、7800kg(双胎)；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370571","2025-09-29","161.80000000000001","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004056","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202004057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MH2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：240马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5550×2450×3275(空滤器顶部，单胎）、5550×3600×3275（空滤器顶部，双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420.5mm；最小使用质量：7700kg（单胎）、8200kg(双胎)；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂。\n——————说明：产品初次鉴定时，最小使用质量为7300kg，最小使用比质量为41.4kg/kW，因变更为新型驾驶室，导致整机质量变为7700kg，最小使用比质量变为43.6kg/kW，详见山东省农机机械试验鉴定站出具的变更报告。","T202000370571","2025-09-29","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202004057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5100×2280×3000mm(排气管顶);轴距或履带接地长:2700mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1810/1750mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1610、1715、1810、1915/1620～2420mm;最小离地间隙及部位:490mm(后桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1350mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:120mm;最小使用质量:6420kg;标准配重(前/后):600kg/480kg;最小使用比质量：43.67kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:35.31km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G200E330；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：147kW；发动机额定净功率：147kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个,机械平面组成式;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中，机械有级档;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F435;液压输出组数:3组;工作装置","T202100320038","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204-Q","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5100×2280×3000mm;轴距或履带接地长:2700mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1810/1750mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1610、1715、1810、1915/1620～2420mm;最小离地间隙及部位:490mm(后桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1350mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:120mm;最小使用质量:7050kg;标准配重(前/后):600kg/480kg;最小使用比质量：43.51kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:35.31km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G220E330；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：162kW；发动机额定净功率：162kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个,机械平面组成式;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中，机械有级档;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F435;液压输出组数:3组;工作装置安全阀全开压","T202100320038","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204-S","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51/46.29kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5580×2780×3200mm（单轮）;轴距或履带接地长:2880mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2000/1900mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1720、1820、2000、2100/1620～2350（单轮）mm;最小离地间隙及部位:440mm（后桥下侧）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1420mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:125mm;最小使用质量:7040kg;标准配重(前/后):900kg/720kg;最小使用比质量:43.51kg/kW;挡位数（前进/倒退）:16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4×（1+1）;最高设计理论速度:31.14km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6A260-T302；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：空空中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：161.8kW；发动机额定净功率：161.8kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:6J;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ150×820mm;排气管消声腔质量:10.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个，机械平面组成式;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中，机械有级档;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G36/310;液压输出组数:3组;工作装置安全阀全","T202100320039","2026-04-01","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.53/46.17kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5580×2780×3200mm（单轮）;轴距或履带接地长:2880mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2000/1900mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1720、1820、2000、2100/1620～2350mm;最小离地间隙及部位:440mm（后桥下侧）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1420mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:125mm;最小使用质量:7680kg;标准配重(前/后):900kg/720kg;最小使用比质量:43.53kg/kW;挡位数（前进/倒退）:16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4×（1+1）;最高设计理论速度:31.14km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6A260-T303；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：空空中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：176.4kW；发动机额定净功率：176.4kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:6J;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ150×820mm;排气管消声腔质量:10.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个，机械平面组成式;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中，机械有级档;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G36/310;液压输出组数:3组;工作装置安全阀全开压力:","T202100320039","2026-04-01","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","2604-S","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51/45.87kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5580×2780×3200mm（单轮）;轴距或履带接地长:2880mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2000/1900mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1720、1820、2000、2100/1620～2350（单轮）mm;最小离地间隙及部位:440mm（后桥下侧）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1420mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:125mm;最小使用质量:8320kg;标准配重(前/后):900kg/720kg;最小使用比质量:43.51kg/kW;挡位数（前进/倒退）:16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4×（1+1）;最高设计理论速度:31.14km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6A260-T306；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：空空中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：191.2kW；发动机额定净功率：191.2kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段。空气滤清器型号:6J;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ150×820mm;排气管消声腔质量:10.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个，机械平面组成式;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中，机械有级档;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G36/310;液压输出组数:3组;工作装置安全阀全","T202100320039","2026-04-01","191.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2004-C2","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","YJ2004-C2轮式拖拉机：整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)mm ：5230*2200*3200（消音器顶端）；最小使用质量6400kg；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量：43.54kg/kW；K值：32；挡位数（前进/倒退）：24/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（3+1）*2；最高设计理论速度36.21km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：YJ1604.451；型式：简易驾驶室；发动机型号： WP6G200E330； 发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率147kW；发动机标定转速2200r/min；发动机冷却方式：水冷；发动机允许最大进气压力降3.5kPa；发动机允许最大排气排气背压12kPa；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长*宽*高）mm：800*270*126； 排气管消声腔质量15kg；驾驶员座椅型号：SMT1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2 液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂：悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3组；工作装置安全阀全开压力18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装配置：轮胎型号(前轮/后轮)前：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28；后：18.4-38、18.4-34、16.9-38、460/85R38。","T202100320454","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240014","潍坊市产品质量检验所"]
[1598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ2204-S","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","整机型式 ：4×4四轮驱动 ；外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5450×2360×3200（滤清器顶）；轴距或履带接地长 mm ：2745 ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 1900/1760 ；轮距(前轮/后轮)调整方式 /：1900/1760-2100； 最小离地间隙 mm ：480（后牵引架底部）； 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm： 1420.5 ；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm ：125 ；最小使用质量 kg ：7060 ；标准配重(前/后) kg： 780/480 ；最小使用比质量 kg/kW： 43.58 ；发动机与主离合器联接方式 :直联 ; 轮胎型号(前轮/后轮) /：16.9-28/20.8-38 。","T202165650030","2026-03-15","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006065","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005006","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","\"整机型式 / 4×4四轮驱动 ；外廓尺寸(长×宽×高) mm ：5450×2360×3200（滤清器顶）；轴距或履带接地长 mm ：2745 ；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1900/1760 ；轮距(前轮/后轮)调整方式 / 1900/1760-2100 ；最小离地间隙 mm： 480（后牵引架底部） ；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm： 1420.5 ；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm ：125 ；最小使用质量 kg： 7680 ；标准配重(前/后) kg 780/480 ；最小使用比质量 kg/kW： 43.54 ；发动机与主离合器联接方式 ： 直联 ；转向系型式 /：全液压 ；轮胎型号(前轮/后轮) ： 16.9-28/20.8-38","T202165650030","2026-03-15","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006065","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005006","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.61kg/kW","外型尺寸（mm）：5550×2610×3310(单胎)； 5550×3600×3310（双胎）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:155（国三）;\n轴距（mm）:2835;\n最小使用质量（kg）:7070（单胎）；7950（双胎）;\n轮距(前轮/后轮)mm：1935/1860-2200（单胎）；1935/2500（双胎）\n轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调(单胎）；不可调/不可调（双胎）\n标准配重(前/后)kg:1120/240(单胎)；1120/0(双胎)\n挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0\n动力输出轴功率kW≥132\n最大牵引力kN≥62.3\n主变速箱换档方式:同步器换档\n轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42","部20171606","2021-12-31","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025、NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5300×2360×3200（空滤器顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：147，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G200E330;选装发动机商标或品牌：大柴、上柴、东方红、玉柴，发动机型号：BF6M2012-20T3R/3、SC7H200G3、LR6M3LR22/1475、YC6J220-T301;轴距（mm）：2700，最小使用质量（kg）：6500，配重（kg）(前/后)：560/416，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100370159","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201901130","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.6kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5500×2750×3450（空滤器顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：162，发动机商标或品牌：上柴，发动机型号：SC7H220G3,轴距（mm）：2780，最小使用质量（kg）：7880，配重（kg）(前/后)：975/480，档位数（前进/倒退）：16/16，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100370160","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201901132","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.5kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5500×2750×3450（空滤器顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：177，发动机商标或品牌：上柴，发动机型号：SC7H240G3,轴距（mm）：2780，最小使用质量（kg）：7880，配重（kg）(前/后)：950/480，档位数（前进/倒退）：16/16，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100370160","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","№201901132","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.19kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5650×2410×3195（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:3190；5.最小使用质量kg:7800；6.标准配重（前/后）kg：400/800；7.最小使用比质量Kg/kw：44.19；8.主变速挡位数:6；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、六缸、增压中冷、四冲程、高压共轨；11.发动机标定功率kw：176.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38；","T202000321096","2025-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020HFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240137","潍坊市产品质量检验所"]
[1605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTQ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5320×2280×3200（空滤器顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6410；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：43.61；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202100320083","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH005"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240039","潍坊市产品质量检验所"]
[1606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.94kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:  5460×2785×3215（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm: 2830;5.最小使用质量kg:6900；6.标准配重（前/后）kg：1110/480；7.最小使用比质量Kg/kw：46.94；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；","T202100320078","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH004"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240062","潍坊市产品质量检验所"]
[1607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:  5460×2785×3215（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:7070；6.标准配重（前/后）kg：1110/480；7.最小使用比质量Kg/kw：43.64；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：162；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；","T202100320078","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021AFH004"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240062","潍坊市产品质量检验所"]
[1608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2204-6R","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.4kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162","T202000371246","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200307-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2204-RA","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162KW","T202000370072","2025-03-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第143号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-6R","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.2kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW;","T202000371246","2025-12-30","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," NJJC20200307-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-N","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.20kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW","T201900230539","2024-12-30","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908029","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0132号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-NA","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW","T202000370078","2025-03-31","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909084","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0131号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2604-N","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：191.5KW","T202000370078","2025-03-31","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0131号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147KW","T202000370072","2025-03-31","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第143号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MW2104-6","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：155KW","T202000371244","2025-12-30","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," NJJC20191105-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MW2304-6","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：169.5KW","T202000371244","2025-12-30","169.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","2004-S","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5580×2780×3200（空滤器顶）（单胎）、5580×3500×3200（空滤器顶）（双胎）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）：147 kW; 发动机型号及制造商：WP6G200E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2880; 最小使用质量(kg)：6405（单胎）、 6550（双胎）; 标准配重 (kg)(前/后) ：900/720（单胎）、900/0（双胎）; 档位数：16/16；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100320040","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","2104-C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5100×2280×3000（空滤器顶）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）：154.4kW; 发动机型号及制造商：WP6G220E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2700; 最小使用质量(kg)：6725 ; 标准配重 (kg)(前/后) ：600/480; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100320041","2026-04-01","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004002","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","2204-S","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5580×2780×3200（空滤器顶）（单胎）、5580×3500×3200（空滤器顶）（双胎）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）：162 kW; 发动机型号及制造商：WP6G220E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2880; 最小使用质量(kg)：7055（单胎）、 7150（双胎）; 标准配重 (kg)(前/后) ：900/720（单胎）、900/0（双胎）; 档位数：16/16；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100320040","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百丰农机制造有限公司","轮式拖拉机","2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","整机外廓尺寸(mm)：5580×2780×3200（空滤器顶）（单胎）、5580×3500×3200（空滤器顶）（双胎）；整机驱动型式：四轮驱动；标定功率（kw）：176.4 kW; 发动机型号及制造商：YC6A260-T303,广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2880; 最小使用质量(kg)：7685（单轮）、 7700（双胎）; 标准配重(kg)(前/后)： 900/720（单轮）、900/0 （双胎）; 档位数：16/16；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202100320040","2026-04-01","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.69kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2400（2080-2880选配后双轮3500）×3100mm；轴距：2800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前900kg/后720kg；发动机标定功率：154.4kW；轮胎型号：前轮18.4-26/后轮20.8-42选装：420/85R30/520/85R42；最小使用质量：6900kg（选配后双轮7700kg）。","部20180276","2022-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）5470mm×3650mm×3100mm（双胎）：，轴距：2835mm，轮距（前轮/后轮）： 1720、1880、2010、2100/1680~2380，最小使用质量：8480kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：191.5kW，发动机型号：SC7H260G3。排放阶段：第三阶段","T202000340196","2025-07-05","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW20191008","山东省农业机械科学研究产品质量检测中心","（2019）2240019","潍坊市产品质量检验所"]
[1623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.69/50kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5420mm×3400mm（双胎）[或2200mm(单胎)]×3110mm, 轴距：2760mm，轮距（前轮/后轮）：1720mm、1880mm、2010mm、2100mm /1680mm～2380mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙：450mm，最小使用质量：7672kg/8196kg，配重（最大）（前/后）：672kg/720kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：154.4kW，发动机型号：WP6G220E330。排放阶段：第三阶段","部20180289","2022-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608261","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2015100190Z","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）::5480×2800×3050，轴距或履带接地长（mm）:2820, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1795、1895、1940、2195/1700～2300，最小使用质量（kg）:6750，标准配重（前/后）kg：320/240，档位数（前进/倒退）:16/16，主变速档位数*副变速档位数4/4×（1+1），发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38","T202000220057","2025-03-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201906017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018KKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT2004-W","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","发动机标定功率：147kW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：6409kg","T202165650017","2026-03-15","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007063 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WT202006003","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW","发动机标定功率：162kW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：7150kg","T202165650020","2026-03-15","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007064   ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202006001 ","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊稻耕农业装备制造有限公司","轮式拖拉机","BT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","发动机标定功率：176.4kW,驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：7695kg","T202165650020","2026-03-15","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007064  ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WT202006001","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK2004-3","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","外廓尺寸：5230×2380×2980；驱动型式：四轮驱动；功率：147.5kW; 发动机型号及制造商：LR6M3LR22/1475；一拖（洛阳）柴油机有限公司：轴距：2710; 最小使用质量：6430; 配重：660/240; 档位数：16/8/0; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202100320439","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ281","湖北三智农机检测有限公司","（2018）委字整机类第 0180100206 号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","外廓尺寸：5580×2770×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：162kW; 发动机型号及制造商：YC6J220-T302,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2780; 最小使用质量：7100（双胎：7500）; 配重：1110/720; 档位数：16+16; 变速箱型式：4×4×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202032320006","2025-02-27","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH011/WJ2019KFH015 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180100206号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK-2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","外廓尺寸：5580×2770×3200；驱动型式：四轮驱动；配套功率：176.4kW; 发动机型号及制造商：YC6A260-T303,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2880; 最小使用质量：7700（双胎7960）; 配重：1110/720; 档位数：16+16; 变速箱型式：4×4×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202032320006","2025-02-27","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH011/WJ2019KFH015 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180100208号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊福康农业装备有限公司","轮式拖拉机","GA2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（长x宽x高及部位）：5350x2350x3250mm空滤顶；轴距：2750mm；最小离地间隙及部位：470mm前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1348mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量：6480kg；最小使用比质量：44.08kg/kw；档位数（前进/倒退）：16/8；发动机型号：YCA07235-T300；生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率：147kw；标定转速：2200r/min；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速位置：在第一箱体中；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；液压输出组数：3组；","T202100340511","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20190811-BK","山东宝鼎农业机械检查有限公司"]
[1632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊福康农业装备有限公司","轮式拖拉机","GK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸（长x宽x高及部位）：5600x2780x3200mm空滤顶；轴距：2830mm；最小离地间隙及部位：400mm牵引座下部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量：7100kg；最小使用比质量：43.83kg/kw；档位数（前进/倒退）：16/16；发动机型号：SC7H220G3；生产厂：上海柴油机股份有限公司；标定功率：162kw；标定转速：2200r/min；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速位置：在第一箱体中；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；液压输出组数：3组；","T202000341179","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20190811-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","外廓尺寸：5080×2455×3170；\n最小使用质量：6440kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：147kw（200马力）；\n排放标准：国三。","T202100320072","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011034-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW","外廓尺寸：5570×2610(2080~3000 双轮4150)×3300； 最小使用质量：7150kg（双轮8150kg） 驱动型式：四轮驱动； 功率：162kw（220马力）； 排放标准：国三。","部20180564","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201604007","山东省农业机械产品质量监督检验站","No201701321","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.42kg/kW","功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：6730，最小使用比质量(kg/kW):43.42，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5230×2300×3080（空滤器顶部），轴距（mm）：2680，常用轮距（前轮/后轮mm）：1830/1850。","T202100340490","2026-06-29","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH13G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240031","潍坊市产品质量检验所"]
[1636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.55kg/kW","功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：7885，最小使用比质量：kg/kW:44.55,外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5050×2720×3140（空滤器顶部），轴距（mm）：2780，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2020 ，","T202000340211","2025-07-05","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[1637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2604-A","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","功率：260马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：8330，最小使用比质量：kg/kW:43.50,外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5050×2720×3140（空滤器顶部），轴距（mm）：2780，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2020 ，","T202000340211","2025-07-05","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240029","潍坊市产品质量检验所"]
[1638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊鹏2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.04kg/kW","功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：单轮6800，双轮：7550，最小使用比质量(kg/kW):44.04/48.9，外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2470×3250，双轮：5280×3400×3250，轴距（mm）：2760，常用轮距（前轮/后轮mm）单轮：2000/1760，双轮：2000/2350，","部20171754","2021-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","ZY2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5200×2400×3000(驾驶室顶)\n轴距(mm)：2650\n轮距(mm)：1650、1750、1850、1950/1860-1940\n最小离地间隙(mm)：460（前桥底部）\n最小使用质量(kg)：6410\n最小使用比质量:43.6\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38\n排放阶段：国3\"","T202100320447","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH09G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240177","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44/49.2kg/kW","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：单轮：5450×2785×3300\n双轮：5450×3500×3300\n轴距(mm)：2820\n轮距(mm)：单轮2000/1800；双轮：2000/2350\n最小离地间隙(mm)：450\n最小使用质量(kg)：单轮：6800；双轮：7600\n轮胎型号：18.4-26/20.8-38选装：16.9-28/18.4-42\"","部20180559","2022-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017KKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.85kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5300×2580×3050（空滤器顶）；轴距或履带接地长:2850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1970/1910mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1460mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量:7590kg；最小使用质量比：46.85；标准配重（前/后）：60/240kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：4×（1+1）","T202100220351","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012062-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180810-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.42kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5200×2800×3100（空滤器顶）；轴距或履带接地长:2850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1970/1950mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1400mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量:7685kg；最小使用质量比：43.42；标准配重（前/后）：60/240kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：4×（1+1）","T202100220354","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012062-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC2404-B","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5300×2580×3050（空滤器顶）；轴距或履带接地长:2850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1970/1910mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1460mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量:7700kg；最小使用质量比：43.5；标准配重（前/后）：60/240kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：4×（1+1）","T202100220351","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012062-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180810-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC2604-A","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.44kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5200×3600×3100（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:2850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1970/2400mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1400mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125mm；最小使用质量:8880kg；最小使用质量比：46.44；标准配重（前/后）：60/240kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：4×（1+1）","T202100220354","2026-06-29","191.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101040-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.87kg/kW","功率：147kW（200马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：6450kg ；最小使用比质量：43.87kg/kW","T202100320074","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01326","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","功率：161.8kW（220马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：7050kg ；最小使用比质量：43.57kg/kW","T202100320073","2026-04-01","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01327","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","功率：176.4kW（240马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：7700kg ；最小使用比质量：43.65kg/kW","T202100320073","2026-04-01","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020KFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01327","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","2104-S","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","功率(KW):154.4;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5340×2350×3220（排气管）5340×3460×3220（排气管）双轮；最小使用质量（kg）:6740（单轮）7480（双轮）；轴距（mm）:2850； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/1870；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、1820、2000、2100/1700～2300； 最小离地间隙（mm）:425（后牵引架）;最大配重（kg）:780/480； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 ；变速箱型式:；4×4×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42","T202000340209","2025-07-05","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019IFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","MK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.3kg/kW","功率(KW):147;驱动方式:四轮驱动；结构尺寸（长×宽×高mm）:5380×2800×3100（空滤器顶部）5380×3650×3100（空滤器顶部）双轮；最小使用质量（kg）:7100（单轮）7500（双轮）；轴距（mm）:2880； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/2000（单轮）2000/2450（双轮）；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、2000、2200/1700-2120（单轮）1720、2000、2200/2450（双轮）； 最小离地间隙（mm）:420牵引框底部;最大配重（kg）:120/0（双轮）120/720（单轮）； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 ；变速箱型式:；4×4×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:420/85R28 / 520/85R38（单轮）16.9-28/20.8-38（双轮）","T202100340091","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240188","潍坊市产品质量检验所"]
[1650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","MK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","功率(KW):161.8;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5380×2800×3100（空滤器顶部）5380×3650×3100（空滤器顶部）双轮；最小使用质量（kg）:7100（单轮）7500（双轮）；轴距（mm）:2880； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/2000（单轮）2000/2450（双轮）；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、2000、2200/1700-2120（单轮）1720、2000、2200/2450（双轮）； 最小离地间隙（mm）:420牵引框底部;最大配重（kg）:120/0（双轮）120/720（单轮）； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 ；变速箱型式:；4×4×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:420/85R28 / 520/85R38（单轮）16.9-28/20.8-38（双轮）","T202100340091","2026-04-01","161.80000000000001","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240188","潍坊市产品质量检验所"]
[1651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","MK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.5kg/kW","功率(KW):176.4;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5400×2800×3100（空滤器顶部）单轮5400×3650×3100（空滤器顶部）双轮；最小使用质量（kg）:7850（单轮）8300（双轮）；轴距（mm）:2880； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/2000（单轮）2000/2450（双轮）；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、2000、2200/1700-2120（单轮）1720、2000、2200/2450（双轮）； 最小离地间隙（mm）:420牵引框底部;最大配重（kg）:120/0（双轮）120/720（单轮）； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 ；变速箱型式:；4×4×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:540/65R28 / 650/65R38（单轮）18.4-26/20.8-38（双轮","T202100340091","2026-04-01","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240188","潍坊市产品质量检验所"]
[1652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","发动机标定功率;162kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;7410kg.","T202165650016","2026-03-15","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909066-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240142","潍坊市产品质量检验所"]
[1653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.93kg/kW","发动机标定功率;176.4kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;7750kg","T202165650016","2026-03-15","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909066-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240142","潍坊市产品质量检验所"]
[1654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GT2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.05kg/kW","标定功率：147kw；最小使用质量:7210kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：49.05；","T202100230420","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3038","湖北省三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01152","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.35kg/kW","标定功率：161.8kw；最小使用质量:7500kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.35；","T202100230420","2026-06-29","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3038","湖北省三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01152","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):5270×2450×3100（空滤器顶）;轴距:2680mm;常用轮距(前轮/后轮):1850/1800;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1350；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量:6420;最小使用比质量（kg/kw）：43.67；标准配重(前/后):780/480;档位数(前进/倒退):16/8;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH2404X.45.001;型式:简易驾驶室;动力输出轴转速（r/min）：760/850；轮胎型号(前轮/后轮):420/85R28/520/85R38","T202100340099","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202007006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","（2020）2240181","潍坊市产品质量检验所"]
[1657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","THG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.06kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):5550×2480×3000（单胎）;5550×3480×3000（双胎）；轴距:2900mm;常用轮距(前轮/后轮):1980/1800（单胎）；1980/2400（双胎）；最小使用质量:7300（单胎）；7820（双胎）;最小使用比质量（kg/kw）：45.06（单胎）48.27（双胎）；标准配重(前/后):780/660（单胎）；780/0（双胎）；档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TG1854.451B.1;型式:六柱式安全驾驶室;动力输出轴转速（r/min）：540/1000；轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42","部20171613","2021-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201711002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4990×2320×3130(空滤器顶)；最小使用质量(kg)：6400；功率(kW)：147；最小使用比质量(kg/kW)：43.54; PTO转速(r/min)：760/850；","T201900370885","2024-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[1659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","2104-C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.72kg/kW","型号:2104-C；名称：轮式拖拉机；外廓尺寸(长×宽×高)：5090×2370×3070mm(空滤器顶）；轴距：2620mm；常用轮距(前轮/后轮)：1950/1865；最小使用质量：6750kg；标准配重(前/后)：750/720；档位数(前进/倒退)；16/8； 发动机型号：YC6A240-T303；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段；气缸数：6；标定功率(kW)：154.4；标定转速：2200（r/min）；","T202000230386","2025-09-29","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240048","潍坊市产品质量检验所"]
[1660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","2104-Q","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.94kg/kW","整机型号、名称:2104-Q、轮式拖拉机； 发动机型号：LR6M3LR22/1550；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：155；标定转速：2200（r/min）；外廓尺寸(长×宽×高)：5650×2780×3090mm（空滤器顶）；最小使用质量：8050kg；标准配重(前/后)kg：1000/240；主变速档位数4;副变速档位数4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38；","T202100230416","2026-06-29","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH22G／WJ2020CFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240047","潍坊市产品质量检验所"]
[1661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","2404-Q","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.46kg/kW","整机型号、名称:2404-Q、轮式拖拉机； 发动机型号：LR6M3LR22/1765；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：176.5；标定转速：2200（r/min）；外廓尺寸(长×宽×高)：5650×2780×3090mm（空滤器顶）；最小使用质量：8200kg；标准配重(前/后)kg：1000/240；主变速档位数4;副变速档位数4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38；","T202100230416","2026-06-29","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH22G／WJ2020CFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240047","潍坊市产品质量检验所"]
[1662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","型号:2404-S；名称：轮式拖拉机；发动机标定功率：176.4kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机型号：YC6A260-T303； 发动机厂家：广西玉柴机器股份有限公司；排放阶段：第三排放阶段；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位mm）：5650×2780×3090（空滤器顶）；轴距：2850mm；常用轮距(前轮/后轮)mm:2000/1710；最小使用质量：7800kg：档位数:（前进/倒退）:16/16；","T202000230387","2025-09-29","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240047","潍坊市产品质量检验所"]
[1663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊一拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","2604-Q","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机型号、名称:2604-Q、轮式拖拉机； 发动机型号：YM6K7LRF22/1915；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段：标定功率(kW)：191.5；标定转速：2200（r/min）；外廓尺寸(长×宽×高)：5650×2780×3090mm（空滤器顶）；轴距：2990mm：常用轮距（前轮/后轮）mm：2000/1710:最小使用质量：8350kg；最小使用质量比kg/kW：43.60: 标准配重(前/后)kg：1000/240：主变速档位数4;副变速档位数4×（1+1）；发动机量与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型式:简易驾驶室:轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38；","T202100230416","2026-06-29","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH22G／WJ2020CFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240047","潍坊市产品质量检验所"]
[1664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.15kg/kW","标定功率：200马力（147.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：49.15（后轮单胎）/51.18（后轮双胎）；最小使用质量(kg)：7250（后轮单胎）/7550（后轮双胎）；配套发动机型号：一拖LR6M3LR23/1475（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5510×2665（后轮单胎）/3600（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2860；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：（460/85R30）/（650/70R42）（单胎）、16.9-28/20.8-38（双胎）。","T202132320122","2026-05-05","147.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020039","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01366","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.75kg/kW","标定功率：220马力（162kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.75（后轮单胎）/46.60（后轮双胎）；配套发动机型号：一拖LR6M3LR22/1620（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5510×2665（后轮单胎）/3600（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2860；最小使用质量(kg)：7250（后轮单胎）/7550（后轮双胎）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：（460/85R30）/（650/70R42）（单胎）、16.9-28/20.8-38（双胎）。","T202132320122","2026-05-05","162","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020039","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01366","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.85kg/kW","功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：50.85；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5675×2388×3100；整机轴距或履带接地长mm:2880；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:7500；整机标准配重(前/后)kg:600/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0整机档位数；主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:；钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:双作用；传动系动力输出轴离合器型式:/；传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38","部20171636","2021-12-31","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701210","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.02kg/kW","功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：51.02；配置双胎最小使用质量:8110kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：55.17；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2385(双胎3530)×3070(含空调3250);整机轴距或履带接地长mm:2688;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860(双胎3190);整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调;整机最小使用质量kg：7500(双胎8110):整机标准配重(前/后)kg:500/0;整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0选装16/4/16;整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0选装4+1/4/1;整机发动机与离合器联接方式:直联式;整机起动方式:电启动;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室;前照灯型号:120(12V/24V);转向系型式:全液压前轮转向;行车制动系型式:;钳盘式;驻车制动系型式:钳盘式;传动系前驱动桥型式:旱地型;传动系离合器型式:单片双作用;传动系动力输出轴离合器型式:/;传动系变速箱型式:(4+1)×4或(4+1)×4×2挡组成式,机械式;传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38 ; 选装 ：后轮双胎、爬行挡、低爬行挡。","苏农机（2018）第（0293）号","2022-12-31","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801159","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.59kg/kW","功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:8200kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：55.59；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5990×2580（双胎：宽3710）×3300（空调顶端）;轴距(mm);3080 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1928/1952；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：8200 ;标准配重(前/后)（kg）500/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  27/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9*3+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38 。选装配置:后轮双胎。","T202032320004","2025-02-27","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第015号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.39kg/kW","功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：48.39；配置双胎最小使用质量:8340kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：53.81；外廓尺寸(长×宽×高)：5675×2388×3100（双胎：宽3720）；轴距或履带接地长：2880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1910/1860（双胎2525）；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调；最小使用质量：7500（8340）；标准配重(前/后)：600/0；档位数(前进/倒退/爬行)：16/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1/4/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：2804.10.3A；前照灯型号：120（12V/24V）；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：钳盘式；驻车制动系型式：钳盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片单作用；传动系动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：4×（4+1）档，机械式；主变速箱换档方式：主变速同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","苏农机（2018）第（0499）号","2022-12-31","155","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801007","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.78kg/kW","功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6760kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：43.78；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5470×2390（双胎：3720）×3070(含空调3250)； 轴距(mm)：2688 ；常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1910/1860；轮距(前轮/后轮)调整方式：/； 最小使用质量（kg）：6760 ；  标准配重(前/后)（kg）800/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：封闭驾驶室;    转向系型式： 全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38 。选装配置: 爬行档、后轮双胎。","T201932320048","2024-12-01","154.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801007","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.89kg/kW","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置双胎最小使用质量:9540kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：58.89；外廓尺寸（长*宽*高mm）：6150×3800（单胎2500）×3480（空调顶端）；轴距(mm);3220 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2070/1966；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：9540 ;标准配重(前/后)（kg）700/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  18/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9*2+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：18.4-30/20.8-38 。选装配置:后轮单胎;副变速挡位数：3+1。","T202032320005","2025-02-27","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.40kg/kW","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:8650kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：53.40；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5675×2388(双胎:3720)×3150；整机轴距或履带接地长mm:2880；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:8650；整机标准配重(前/后)kg：700/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16F/4R/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4/4+1/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号:120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:；钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:单片单作用；传动系动力输出轴离合器型式:/；传动系变速箱型式:4×(4+1)挡,机械式；传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38。","苏农机（2018）第（0027）号","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801007","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-A2","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.15kg/kW","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7800kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：48.15；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5675×2385(双胎：宽3720)×3100(驾驶室顶)； 轴距(mm);2880 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :前轮：1910后轮1860双胎2525；最小使用质量（kg）：7800 ； 标准配重(前/后)（kg）900/0(含前轮200) ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压； 传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38 。选装配置: 前后轮胎：1、480/70R28;580/70R38，2、540/65R28;650/65R38。液压输出组数：4。  动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/860。","T202132320070","2026-03-29","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","201901287","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.30kg/kW","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：46.30；配置双胎最小使用质量:8100kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：50.06；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2385(双胎3530)×3070(含空调3250);整机轴距或履带接地长mm:2688;整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860(双胎3190);整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调;整机最小使用质量kg：7500(双胎8110):整机标准配重(前/后)kg:500/0;整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0选装16/4/16;整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0选装4+1/4/1;整机发动机与离合器联接方式:直联式;整机起动方式:电启动;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室;前照灯型号:120(12V/24V);转向系型式:全液压前轮转向;行车制动系型式:;钳盘式;驻车制动系型式:钳盘式;传动系前驱动桥型式:旱地型;传动系离合器型式:单片双作用;传动系动力输出轴离合器型式:/;传动系变速箱型式:(4+1)×4或(4+1)×4×2挡组成式,机械式;传动系主变速箱换档方式:主变速同步器换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速啮合套换档；行走系轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38；选配：后轮双胎 、爬行挡、低爬行挡。","苏农机（2018）第（0294）号","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801159","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-C","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7100kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：43.83；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5730×2385(双胎：3530)×3070(驾驶室顶)；轴距或履带接地长mm:2688;常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:前轮：1874后轮1860双胎2525；轮距(前轮/后轮)调整方式:/;整机最小使用质量kg：7100:标准配重(前/后)kg:400/0;档位数(前进/倒退):16/4;主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压；  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/20.8-38 。选装配置: 前后轮胎：1、14.9-26/18.4-38 ，2、420/70R28;580/70R38。液压输出组数：4。爬行挡（前进/后退）：32/8。  动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/860。","T202132320071","2026-03-29","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","201801159","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.05kg/kW","功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ; 配置双胎最小使用质量:9540kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：54.05；外廓尺寸（长*宽*高mm）：6150×3800（单胎2700）×3490（空调顶端）；轴距(mm);3220 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2070/1966；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：9540 ;标准配重(前/后)（kg）1000/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  18/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9*2+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压; 传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：18.4-30/20.8-38 。","T202032320005","2025-02-27","176.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ; 选配翻倾防护装置（驾驶室)3604-A1.10.，外廓尺寸（长*宽*高mm）：单胎：5675×2388×3100；双胎：5675×3720×3100；配置单胎最小使用质量:7700kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：43.5；配置双胎最小使用质量:8500/kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：48.02；整机外廓尺寸（长*宽*高mm）：5675×2388×3100（双胎：宽3720）； 轴距(mm);2880 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1910/1860；最小使用质量（kg):7500; 标准配重(前/后)（kg）900/400(含前轮200/后轮400) ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室)型号：2804.10.3A;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压； 传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38 。选装配置: 后轮双胎;子午胎16.9R28/20.8R38.","T202032320001","2025-02-27","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021023","南京赛姆认证科技发展有限公司","201901287","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2404-A1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52kg/kW","功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:9200kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：52；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5890×2890×3380(驾驶室顶)； 轴距(mm);3050 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2160/2236；最小使用质量（kg）：9200； 标准配重(前/后)（kg）1000/0  ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压；  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：600/70R30/650/85R38 。选装配置: 前后轮胎：1、16.9-30R1;20.8-42R1。2、16.9R30;20.8R42。3、600/70R30;710/70R42。液压输出组数：5或6。","T202132320068","2026-03-29","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01364","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2404-A2","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.35kg/kW","功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7850kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：44.35；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5675×2385(双胎：宽3720)×3100(驾驶室顶)； 轴距(mm);2880 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :前轮：1910后轮1860双胎2525； 标准配重(前/后)（kg）900/400(含前轮200/后轮400) ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压；传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38 。选装配置: 前后轮胎：1、480/70R28;580/70R38，2、540/65R28;650/65R38。液压输出组数：4。  动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/860。","T202132320069","2026-03-29","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","201901287","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2604-A1","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48kg/kW","功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量（kg）：9200kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：48；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5890×2890×3380(驾驶室顶)； 轴距(mm);3050 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2160/2236；最小使用质量（kg）9200；标准配重(前/后)（kg）1000/0  ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压； 传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：600/70R30/650/85R38 。选装配置: 前后轮胎：1、16.9-30R1;20.8-42R1。2、16.9R30;20.8R42。3、600/70R30;710/70R42。液压输出组数：5或6。","T202132320068","2026-03-29","191.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01364","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.31kg/kW","功率(马力):280马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ; 配置双胎最小使用质量:9540kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：46.31；外廓尺寸（长*宽*高mm）：6150×3800（单胎2700）×3490（空调顶端）；轴距(mm);3220 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2070/1966；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：9540 ;标准配重(前/后)（kg）1000/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  18/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9*2+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：18.4-30/20.8-38 。选装配置:后轮单胎。","T202032320005","2025-02-27","206","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804-A1","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.7kg/kW","功率(马力):280马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量（kg）：9200kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：44.7；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5890×2890×3380(驾驶室顶)； 轴距(mm);3050 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2160/2360；最小使用质量（kg）9200； 标准配重(前/后)（kg）1000/0  ； 挡位数（前进/倒退/爬行：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压；  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：600/70R30/650/85R38 。选装配置: 前后轮胎：1、16.9-30R1;20.8-42R1。2、16.9R30;20.8R42。3、600/70R30;710/70R42。液压输出组数：5或6。","T202132320068","2026-03-29","206","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01364","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804-F","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.31kg/kW","功率(马力):280马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ; 配置双胎最小使用质量:9540kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：46.31；外廓尺寸（长*宽*高mm）：6230×3800（单胎2700）×3490（空调顶端）；轴距(mm);3220 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2070/1966；轮距(前轮/后轮)调整方式：/；最小使用质量（kg）：9540 ;标准配重(前/后)（kg）1000/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  27/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9*3+1/0；发动机与主离合器联接方式：直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;  转向系型式：全液压;  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：18.4-30/20.8-38 。选装配置:后轮单胎。","T202032320005","2025-02-27","206","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804-G","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.77kg/kW","功率(马力):280马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:9840kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：47.77；配置双胎最小使用质量:10680kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：51.84；外廓尺寸（长*宽*高mm）：6230×2700×3490(双胎：宽3800) ；轴距(mm)：3220；常用轮距(前轮/后轮)(mm) : 2070/1966(双胎：2162）； 轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调；最小使用质量（kg）：9840(双胎：10680)；标准配重(前/后)(kg): 1000/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：27/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9+1/3；发动机与主离合器联接方式:直联式；起动方式：电启动； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室； 前照灯型号：120V(12V/24V)； 转向系型式：全液压前轮转向 ；行车制动系型式：钳盘式；驻车制动系型式：钳盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片双作用； 传动系变速箱型式：  9×(3+1) 挡，机械式  ；主变速箱换挡方式:主变速同步器换挡 ； 副变速箱换挡方式:副变速啮合套换档 ； 轮胎型号(前轮/后轮)：18.4R30/20.8R38 ； 选装：后轮双胎。","苏农机（2018）第（0500）号","2022-12-31","206","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第016号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.52kg/kW","功率(马力):300马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:9840kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：44.52；配置双胎最小使用质量:10680kg;配置双胎最小使用比质量（kg/kw)：48.33；外廓尺寸(长×宽×高)mm：6230×2700×3490；轴距mm：3220；常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2070/1966(双胎3270）；轮距(前轮/后轮)调整方式： 有级可调： ；最小使用质量kg：9840（双胎：10680）；标准配重(前/后)kg：1000/0；档位数(前进/倒退/爬行)：27/9/0；主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:9/3+1；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全驾驶室； 前照灯型号：120V(12V/24V)； 转向系型式：全液压前轮转向 ；行车制动系型式：钳盘式；驻车制动系型式：钳盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片双作用；传动系变速箱型式：  9×(3+1) 挡，机械式  ；主变速箱换挡方式:主变速同步器换挡 ； 副变速箱换挡方式:副变速啮合套换档 ； 轮胎型号(前轮/后轮)：18.4R30/20.8R38 ； 选装：后轮650/65R38、650/75R38、710/70R38、20.8R42。","苏农机（2018）第（0501）号","2022-12-31","221","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201801356","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT3004-A1","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","功率(马力):300马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量（kg）：9650kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：43.67；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5980×2890×3380(驾驶室顶)； 轴距(mm);3050 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :2160/2236； 最小使用质量（kg）：9650 ； 标准配重(前/后)（kg）1000/0  ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;   转向系型式：全液压；  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：600/70R30/650/85R38 。选装配置: 前后轮胎：1、16.9-30R1;20.8-42R1。2、16.9R30;20.8R42。3、600/70R30;710/70R42。液压输出组数：5或6。","T202132320068","2026-03-29","221","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01364","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YJ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","外廓尺寸（mm）：5150mm×2500mm×3300mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1875；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：515mm；最小使用质量（kg）：6450kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：43.9kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220356","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ195/HB2020FHZ234/NW202102018","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200667","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2004-G1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：5520mm×2630mm×3130mm；轴距（mm）：2850mm；轮距（前轮/后轮）mm：2030/1900；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：495mm；最小使用质量（kg）：7000kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：47.6kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320101","2024-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019LFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010212号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2104-K","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：5300mm×2590mm×3120mm；轴距（mm）：2720mm；轮距（前轮/后轮）mm：2060/1885；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：540mm；最小使用质量（kg）：6730kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：43.6kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650118","2025-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180820022号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2204-G1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：5520mm×2630mm×3130mm；轴距（mm）：2850mm；轮距（前轮/后轮）mm：2030/1900；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：495mm；最小使用质量（kg）：7010kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：43.2kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T201932320101","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019LFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010212号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.7 /55.5kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:5540×3430×3120（后双胎）mm 驱动型式：四驱；发动机标定功率:162KW；发动机型号:74CW3.1192；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7900(单胎)kg，9000（后双胎）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）：24/24档；主变速位置及换挡方式：第1箱体中，机械有级档：副变速换挡方式：动力换挡、动力换向；驾驶室型式：封闭驾驶室最小使用比质量：48.7 kg/kW（单胎）/55.5 kg/kW(后双胎）","T202000321089","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1768","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）038","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.6 /50.8kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:5540×3430×3120（后双胎）mm 驱动型式：四驱；发动机标定功率:177KW；发动机型号:74CW3.1193；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7900(单胎)kg，9000（后双胎）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）：24/24档；主变速位置及换挡方式：第1箱体中，机械有级档：副变速换挡方式：动力换挡、动力换向；驾驶室型式：封闭驾驶室；最小使用比质量：44.6 kg/kW（单胎）/50.8 kg/kW(后双胎）","T202000321088","2025-12-30","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1768","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）039","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.9kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：191.5；最小使用质量（kg）:9550；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:49.9；排放标准：第三阶段。","T202100370155","2026-04-01","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1571","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0019K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","2804","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.4kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：206；最小使用质量（kg）:9550；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:46.4；排放标准：第三阶段。","T202100370155","2026-04-01","206","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1571","国家拖拉机质量监督检验中心","HB21SJ0019K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.17kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：156.6；最小使用质量（kg）:7700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）：49.17；排放标准：第三阶段。","T201900230546","2024-12-30","156.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","e13 79/622 1999/40 0126 01","Société Nationale de Certification et d＇Homologation , L-5201 Sandweiler","KK-3(2012)022","黑龙江农业机械试验鉴定站"]
[1696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.56kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：169；最小使用质量（kg）：7700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:45.56；排放标准：第三阶段。","部20180882","2022-12-31","169","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","e13 79/622 1999/40 0126 01","Société Nationale de Certification et d＇Homologation , L-5201 Sandweiler","WJ2017JKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.00kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：191；最小使用质量（kg）9550；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）50.0:；排放标准：第三阶段。","T201900230545","2024-12-30","191.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","e1-79/622-0070,Erweiterung 04","Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.","KK-3(2012)024","黑龙江农业机械试验鉴定站"]
[1698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LF2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.09kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：162kW/220马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换挡；最小使用质量：8600kg（后单轮）/9530kg（后双轮）","T201900020255","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH15GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","TSBG2013014","洛阳拖汽工程车辆科技有限公司"]
[1699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM3404","功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.22kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：6150×3865×3415mm；轴距：3055mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2437/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：11805kg；标准配重(前/后)：810/1816kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/2X3/4；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：05-1002；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：全动力换挡；副变速箱换档方式：全动力换挡；","新2019147","2024-04-18","250","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 239","美国勒布拉斯卡拖拉机检测中心","01701209040","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5500×3690×3065mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1869/2550mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8230kg；标准配重(前/后)：900/908kg；档位数(前进/倒退)：18/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：动力换档；副变速箱换档方式：动力换向；","T201900020243","2024-12-30","155","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 959/3","AARHUS UNIVERSITET","KK-3(2012)037","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2254","功率:225马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.63kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5256×3330×3164mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2254/2260mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7740kg；标准配重(前/后)：1450/908kg；档位数(前进/倒退/爬行)：CVT无级变速；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：CVT无级变速；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：60/55W-H4；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；变速箱换档方式：无级变速；","部20171973","2021-12-31","166","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 088/3","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","LT17GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.75kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机额定功率169.5kw，直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向","部20170406","2021-12-31","169.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","O.E.C.D.No.4/0 959/3","AARHUS UNIVERSITET","黑2014KK03011","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.8kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5500×3690×3065mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1869/2550mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8350kg；标准配重(前/后)：945/0kg；档位数(前进/倒退)：18/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：动力换档；副变速箱换档方式：动力换向；","T201900020241","2024-12-30","155","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 959/3","AARHUS UNIVERSITET","KK-3(2010)022","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.75kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机额定功率169.5kw，直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向","部20170390","2021-12-31","169.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","O.E.C.D.No.4/0 959/3","AARHUS UNIVERSITET","黑2014KK03015","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[1705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","轮式拖拉机","2504","功率:250马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：5721×2900×3330（单轮） 5721×3600×3230（双轮）；轴距mm：2985；轮距(前轮/后轮)mm：1812、1958/1850、2060（单轮）1812、1958/2400（双轮）；常用轮距(前轮/后轮)mm：1958/2060（单轮）、1958/ 2400(双轮）；最小使用质量 kg：9200（单轮）、10200（双轮）；标准配重(前/后) kg ：900/518（单轮）、900/0（双轮）；最大配重(前/后) kg ：900/518（单轮）、900/1550（双轮）；挡位数(前进/倒退/爬行) ：24/24/0；起动方式：电起动；最大牵引力kN：≥73.5 ；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：电辅助液压式；行车制动系型式：盘式、液压操纵；驻车制动系型式：独立手制动；离合器型式：湿式、多片、双作用；变速箱型式：4×6× (1+1)组成式；主变速箱换档方式：同步器换档；副变速箱换档方式：动力换档；轮胎型号(前轮/后轮)：600/70R30/650/85R38；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴型式：后置独立式","部20190695","2023-12-31","184","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","第16932号","Cemagref Science,eaux  territoires","NW201707039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：147kw；最小使用质量：6420kg；主变速位置和换挡方式 ：主变速位置：在第 2 箱体中\n机械有级档 ；副变速换挡方式：机械有级档、 Hi-Lo挡（2速动力换挡）、 动力换向","T202100340086","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH21GW0441（技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心"," HBNJZ20200600","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RC2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：162kw；最小使用质量：7050kg；主变速位置和换挡方式 ：主变速位置：在第 2 箱体中\n机械有级档 ；副变速换挡方式：机械有级档、 Hi-Lo挡（2速动力换挡）、 动力换向","T202100340086","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0441（技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJZ20200600","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2004-X","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.26kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，换挡方式：机械有级挡+动力换向，最小使用质量（单胎/双胎）：6800kg/7540kg，最小使用比质量（单胎/双胎）：46.26/51.29，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210/5630*3580*3210；轴距或履带接地长：2830； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1875/1800；选装（1875/2400）；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、540/65R28、420/85R28）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38）；排放阶段：国三","T202000370583","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240121","潍坊市产品质量检验所"]
[1709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2204-X","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机标定功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，换挡方式：机械有级挡+动力换向，最小使用质量（单胎/双胎）：7150kg/7890kg，最小使用比质量（单胎/双胎）kg/kw：44.14/48.70，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210/5630*3580*3210；轴距或履带接地长：2840； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；选装（1800/2400）；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、540/65R28、420/85R28）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38）；排放阶段：国三","T202000370583","2025-09-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431","国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240121","潍坊市产品质量检验所"]
[1710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2404-X","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机标定功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，换挡方式：机械有级挡+动力换向，变更前:驾驶室质量:480kg；前驱动桥桥质量：298kg；变速箱壳体质量：172kg；后桥壳体质量：193.5kg；最终传动壳体（左、右）质量：530kg；燃油箱容量：240L； 变更后:驾驶室质量:570kg（采用了整体强度和安全防护性能更强的驾驶室）；前驱动桥桥质量：350kg（采用了强度及承载能力更强的前桥）；变速箱壳体质量：199kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；后桥壳体质量：223kg(改进了箱体结构，增加了箱体壁厚)；最终传动壳体（左、右）质量：588.6kg(改进了壳体结构)；燃油箱容量：320L（采用了容量更大的油箱）；变更前：最小使用质量（单胎/双胎）：7400kg/8140kg；变更后：最小使用质量（单胎/双胎）：7720kg/8190kg，变化幅度：4.32%/0.61%；变更前：最小使用比质量（单胎/双胎）：41.81/45.99；变更后：最小使用比质量（单胎/双胎）：43.62/46.27，变化幅度：4.32%/0.61%，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210/5630*3580*3210；轴距或履带接地长：2840； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；选装（1800/2400）；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0； 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*4*(1+1)/0；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、540/65R28、420/85R28）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38）;排放阶段：国三；","T202000370583","2025-09-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0431（变更后：NW202009051-X01）","国家拖拉机质量监督检验中心（变更后：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心）","（2020）2240121","潍坊市产品质量检验所"]
[1711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.7kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：200马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5620×2500×3210mm（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1388mm；最小使用质量：6575kg、6700kg（选装驾驶室）；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：部分动力换挡（主变速）；主变速换挡方式：动力换挡；副变速换挡方式：动力换向+机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370557","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081；NW202012079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201210013-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：210马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5750×2320×3210mm（空滤器顶）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1489.7mm；最小使用质量：6800kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：部分动力换挡（主变速）；主变速换挡方式：动力换挡；副变速换挡方式：动力换向+机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂。\n——————说明：原报告中发动机标定功率为154kW，最小使用质量为6550kg。变更发动机和驾驶室后，标定功率变为155kW；最小使用质量变为6800kg，最小使用比质量变为43.9。详见山东省农机机械试验鉴定站出具的变更报告。","T201900370848","2024-12-30","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201210014-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.76kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：230马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：6150×2625×3320mm（空滤器顶）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1685.35mm；最小使用质量：8240kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：部分动力换挡（主变速）；主变速换挡方式：动力换挡；副变速换挡方式：动力换向+机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370847","2024-12-30","169","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201507163","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201302009","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2004-C3","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","YJ2004-C3轮式拖拉机：整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)mm ：5200*2210*3200（消音器顶端）；轴距2750mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1850/1750；轮距(前轮/后轮)mm：1650、1750、1850、1950/1520～2120；最小使用质量6400kg；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量：43.54kg/kW；K值：32；挡位数（前进/倒退）：32/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2*2*（2+1）；最高设计理论速度37.06km/h；发动机与主离合器联接方式：通过扭转减震器联接；翻倾防护装置型号：YJ1604.451；型式：简易驾驶室；发动机型号： WP6G200E330；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率147kW；发动机标定转速2200r/min；发动机冷却方式：水冷；发动机允许最大进气压力降3.5kPa；发动机允许最大排气排气背压12kPa；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：3；变速箱型式：机械空间组成式；主变速位置：在第2箱体中；换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡、Hi-Lo（2速动力换挡）、动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2 液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂：悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3组；工作装置安全阀全开压力18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装轮胎型号(前轮/后轮)前：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28；后：18.4-38、18.4-34、16.9-38、460/85R38。","T202100320453","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240013","潍坊市产品质量检验所"]
[1715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT2204-7","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5680×2790×3140（至空滤器顶），驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：162，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G220E330，轴距（mm）：2800，最小使用质量（kg）：7100，配重（kg）(前/后)：1170/560，档位数（前进/倒退）：32/16，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架式","T202000320449","2025-09-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01166","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2004-5GP","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147，换挡方式：机械有级档、Hi-Lo挡（2速动力换挡）","T202100340115","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020061201","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2204-6RP","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.4kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162；换挡方式：机械有级挡+Hi-Lo挡（2速动力换挡）+动力换向","T202100340481","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200307-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-6RP","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.2kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177；换挡方式：机械有级挡+Hi-Lo挡（2速动力换挡）+动力换向","T202100340481","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200307-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2604-6RP","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：191.5；换挡方式：机械有级挡+Hi-Lo挡（2速动力换挡）+动力换向","T202100340481","2026-06-29","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200307-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-D","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.44kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:部分动力换挡 ;配置单胎最小使用质量:8010kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：49.44；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2995×3350；整机轴距或履带接地长mm:2950；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860；整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调；整机最小使用质量kg:8010；整机标准配重(前/后)kg:1000/400；整机档位数前进/倒退/爬行:30F/25R/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:8/4/0；整机发动机与离合器联接方式:直联式；整机起动方式:电启动；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号:2804.10.3A；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；前照灯型号/120(12V/24V)；转向系型式:全液压前轮转向；行车制动系型式:；钳盘式；驻车制动系型式:钳盘式；传动系前驱动桥型式:旱地型；传动系离合器型式:湿式、多片；传动系动力输出轴离合器型式:/；传动系变速箱型式:组成式,30F+25R挡；传动系主变速箱换档方式:主变速为8挡电控动力换挡；传动系副变速箱换档方式:副变速为4区段同步器换挡；行走系轮胎型号(前轮/后轮):16.9-30/20.8-42 。","苏农机（2017）第（0412）号","2021-12-31","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701209","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:68.61kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：169.1 ；最小使用质量：11602kg；动力换挡","T202000220977","2025-12-30","169.1","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 960","Nebraska Tractor Testing Laboratory","No.TJ-2016K-38","天津市农业机械试验鉴定站"]
[1722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.68kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：198.6 最小使用质量：12052kg； 动力换挡","T202000220977","2025-12-30","198.6","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 960","Nebraska Tractor Testing Laboratory","No.TJ-2016K-38","天津市农业机械试验鉴定站"]
[1723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.93kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：220.5 最小使用质量：12112kg；动力换挡","T202000220977","2025-12-30","220.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 960","Nebraska Tractor Testing Laboratory","No.TJ-2016K-38","天津市农业机械试验鉴定站"]
[1724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-3204","功率:320马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.58kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：235.4 最小使用质量：11200kg；动力换挡","部20171025","2021-12-31","235.4","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1   505/1","Nebraska Tractor Testing Laboratory Department of Biological System Engineering Institute of Agricultural and Natural Resources University of Nebraska - East Campus Lincoln, Nebraska","NO.TJ-2016K-28","天津市农业机械试验鉴定站"]
[1725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","PL2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.85kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：230马力；型式：4×4四轮驱动；最小使用质量kg：8575；最小使用比质量（kg/kw）为49.85；传动系变速箱换挡方式：主变速同步器换挡，副变速动力换挡","部20170305","2021-12-31","172","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0111","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018CKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","PL2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.54kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：260马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：9610；最小使用比质量（kg/kw）为49.54；传动系副变速箱换档方式：动力换挡；","2018TJ486","2022-12-31","194","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH16GW0111","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018CKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]