{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":5213,"n_cols":21,"rows_kept":4500,"cut":true,"merged":[[1,0,1,20]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2021年农机购置补贴归档机具（第三批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r\n","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转双向犁","1LF-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","单体幅宽：300mm，犁体数量：左右各2个，共4个\n外形尺寸：1310×1055×1200mm，机器质量：180kg，配套拖拉机标定功率：22-25kW","冀2018T—035（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LFK-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","单体幅宽：300mm，犁体数量：左右各2个\n外形尺寸：1650×1100×1500mm,机器质量：300kg，配套拖拉机标定功率：36.7-91.9kW","T202113130408","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-225","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:2铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;1510×1180×1210；配套拖拉机标定功率kW：29.4-44.1；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左2右2；犁体幅宽mm:250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：500:犁体纵向距离mm：490；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：10-210；油缸型号；HSG50/32/150;油缸数量：1","T202113130135","2026-05-23","44.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","单体幅宽：300mm，犁体数量：左右各2\n外形尺寸：1665×1110×1515mm,机器质量：300kg，配套拖拉机标定功率：25.7-44.1kW","T202113130348","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","河北万鹰农业机械有限公司","翻转犁","1LF-220","翻转犁:是 ;犁体幅宽:20cm;铧体个数:2铧 ","结构型式\t：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1215×830×1180；翻转机构型式：机械式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：2×2；犁体幅宽\tmm\t：200；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：整体式；总工作幅宽mm：400；犁体纵向距离mm：520；犁轮类型：限深轮；犁轮数量\t个：1","鄂2020463","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-227","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:2铧 ","外形尺寸：（1670X1180X1320）mm；机器质量：285kg；配套拖拉机标定功率：（29.4-44.1）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：2X2个；犁体工作幅宽:270mm;","T201941410022","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-227","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:2铧 ","外形尺寸：1745*1050*1200；单体幅宽：27cm；犁体数量：左右各2","豫2017085","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:1380×960×1010；配套动力（KW）:26.6；犁体幅宽（mm）：300；犁体数量（个）：2×2","T202041410184","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-230D","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:1580×1260×1300；配套动力（KW）:25.8-29.5；犁体幅宽（mm）：300；犁体数量（个）：2×2","T202041410257","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","型号名称：1LFD-230型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1480×1083×1400；配套拖拉机标定功率（kW）：25.7～33.1；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：2×2；犁体幅宽（mm）：300；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：600；犁体纵向距离（mm）：637；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：2；限深轮调节范围（mm）：130～252；油缸型号：50×32；油缸数量（个）：1.","T202141410019","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","型号名称：1LFS-230型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1475×975×1215；配套拖拉机标定功率（kW）：25.7～33.1；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：2×2；犁体幅宽（mm）：300；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：600；犁体纵向距离（mm）：550；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：100～190；油缸型号：50×32；油缸数量（个）：1.","T202141410014","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","型号规格:1LYF-230;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1380×960×1080;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ50×150(MM);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):4(2+2);犁体工作幅宽(MM):300;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(MM):120~280.","豫2017088","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFD-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）1600×1050×1320；配套拖拉机标定功率（kw)36.8-58.8；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）2×2；犁体工作幅宽（㎜）300；犁体纵向距离（mm)701犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202141410114","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","型号规格：1LFY-230；结构型式：液压翻转；外形尺寸(长×宽×高)mm：1460×900×1200；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：DG-J50CE.E；翻转机构油缸数量：1个；单侧铧体个数：2铧；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：300mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）：1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：65～165mm。","豫2017108","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×1400×1440；\n翻转机构型式\t：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型\t：通用型（凿型）；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽mm：810；\n犁体纵向距离\tmm：554；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n油缸数量\t个：1","T202113130600","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转四铧犁","1LF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：双向犁；外形尺寸：2810*1720*1400mm;机器质量：720kg;配套动力：51.5-66.1kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：8（左、右各4）个；单体工作幅宽：30cm；最大耕深：28cm.","T202013130377","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY4-27","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式 ；\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高） mm ：2600×1530×1370 ；\n翻转机构型式 ：液压式、全翻转 ；\n犁体数量 个 ：8 ；\n犁体幅宽 mm： 270 ；\n总工作幅宽 mm ：1080 ；","鄂2019548","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高） 2060×1240×1275 mm 配套拖拉机标定功率 29.4-36.8 kW 犁体数量 左3，右3个 犁体纵向距离 550mm 总工作幅宽 750mm 限深轮调节范围 0-200mm 油缸规格 70","T201913130230","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","全液压翻转式，加强型犁架。","T202113130480","2026-10-21","58.8","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-325C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","全翻转侧移式","T202113130479","2026-10-21","58.8","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","全翻转，加强型犁架","T202113130476","2026-10-21","66.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称\t/\t1LF-325液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1850×1150×1330\n配套拖拉机标定功率\tkW\t36.8-66.2\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各3\n犁体幅宽\tmm\t250\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t750\n犁体纵向距离\tmm\t491\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\tmm\t0-200\n油缸规格\t/\tΦ50/63-200\n油缸数量\t个\t1","T202113130516","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-427液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2700×1470×1480\n配套拖拉机标定功率\tkW\t44.1-80.9\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t270\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t1080\n犁体纵向距离\tmm\t530\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\tmm\t0-200\n油缸规格\t/\tΦ50/63-200\n油缸数量\t个\t1","T202113130517","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-325型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1950X1100X1200mm；配套拖拉机标定功率（kw）：30-43.8；翻转机构型式：全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各3个；犁体幅宽：250mm;犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽750mm；犁体纵向距离600mm；犁轮类型：限深；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-160mm；油缸规格：370-50/38-150;油缸数量：1个","T202013130138","2025-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转梨","1LF-325K","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-325K液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1950X1100X1200mm；配套拖拉机标定功率（kw）：30-43.8；翻转机构型式：全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各3个；犁体幅宽：250mm;犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽750mm；犁体纵向距离600mm；犁轮类型：限深；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-160mm；油缸规格：370-50/38-150（翻转油缸）680-63/35-500（辅助油缸）;油缸数量：2个","T202013130137","2025-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-425型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：2550X1400X1180mm；配套拖拉机标定功率（kw）：44.3-73.5；翻转机构型式：全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各4个；犁体幅宽：250mm;犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽1000mm；犁体纵向距离600mm；犁轮类型：限深；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：60-200mm；油缸规格：370-50/38-150;油缸数量：1个","T202013130135","2025-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北航悦植保机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2160×1245×1310；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：3×2；\n犁体幅宽\tmm\t：250；\n犁铧类型\t：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：750；\n犁体纵向距离\tmm\t：500；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2","鄂2020475","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北航悦植保机械有限公司","液压翻转犁","1LF-428","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：\t2830×1800×1430；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：4×2；\n犁体幅宽\tmm\t：280；\n犁铧类型\t：通用型(凿型)；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：1120；\n犁体纵向距离\tmm\t：650；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2","鄂2020474","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：250mm，犁体数量：左右各3\n外形尺寸：1950×1185×1400mm,机器质量：362kg，配套拖拉机标定功率：25.7-29.4kW","T201913130045","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各3\n外形尺寸：2145×1335×1400mm,机器质量：434kg，配套拖拉机标定功率：36.6-49.93kW","T201913130048","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各4个\n外形尺寸：2690×1635×1400mm,机器质量：544kg，配套拖拉机标定功率：44.11-47.79kW","T201913130049","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LFT-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各3个\n外形尺寸：2350×1250×1480mm,机器质量：475kg，配套拖拉机标定功率：36.7-91.9kW","T202113130407","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ ：2085×1190×1160 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：30～43.8 ；\n翻转机构型式 ： 液压式；全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 左右各3 ；\n犁体幅宽 ㎜ ：250 ；\n犁铧类型 ： 通用型（凿型） ；\n犁壁类型： 栅条式 ；\n总工作幅宽 ㎜ ：750 ；\n犁体纵向距离 ㎜： 530 ；","T201913130043","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-330","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 ： 悬挂式； \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：2209×1450×1320 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 40.1-51.1； \n翻转机构型式 ： 液压式、全翻转式 ；\n犁体类型 ：基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：3×2 ；\n犁体幅宽 mm ：300 ；\n犁铧类型 ： 通用型（凿型）； \n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：900 ；\n犁体纵向距离 mm ：620 ；","鄂2020287","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 2590×1565×1400 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：40.4-66.2 ；\n翻转机构型式： 液压式；全翻转式 ；\n犁体数量 个 ：左右各4 ；\n犁体幅宽 mm： 250 ；\n犁壁类型 ：栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1000 ；\n犁体纵向距离 mm： 513；","T202113130298","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：2700×1560×1320 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 43.8～95.6 ；\n翻转机构型式 ： 液压式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：4×2 ；\n犁体幅宽 mm ：270 ；\n犁铧类型 ： 可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1080 ；\n犁体纵向距离 mm ：560 ；","GZNJ/TJ 2019-229","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33cm;铧体个数:4铧 ","结构形式 ：调幅犁 ；\n外形尺寸(长×宽×高) mm ：4570×2200×1780 ；\n与拖拉机联接方式 ： 悬挂式； \n翻转机构（型式）： 液压式 ；\n犁体（数量） ： 4×2 ；\n犁体（类型） ： 栅条 ；\n犁体（调幅犁调整幅宽范围） mm ：330/380/450/500 ；","GZNJ/TJ 2018-100","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）  2200×1400×1430 mm  配套拖拉机标定功率  29.4-36.8  kW  犁体数量  左3，右3  个  犁体幅宽 250mm  犁壁类型  栅条式  总工作幅宽  750 mm  犁体纵向距离  550 mm  犁轮数量  限深轮调节范围  100-250 mm","T202113130452","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）  2820×1560×1430 mm  配套拖拉机标定功率  40.5-44.1 kW  犁体数量  左4，右4个  犁体幅宽 250mm  犁壁类型  栅条式  总工作幅宽  1000 mm  犁体纵向距离  550 mm  犁轮数量 2 个 限深轮调节范围  100-250 mm","T202113130451","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;2170×1370×1200；配套拖拉机标定功率kW：29.4-51.1；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3；犁体幅宽mm:250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：750:犁体纵向距离mm：490；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：10-210；油缸型号；HSG50/32/150;油缸数量：1","T202113130134","2026-05-23","51.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-325C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;2280×1400×1170；配套拖拉机标定功率kW：29.4-51.1；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3；犁体幅宽mm:250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：750:犁体纵向距离mm：490；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：10-210；油缸型号；HSG50/32/150;HSG63/40/450;油缸数量：2","T202113130128","2026-05-23","51.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327K","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;2100×1300×1330；配套拖拉机标定功率kW：44.1～73.5；翻转机构型式：液压式：全翻转式； 犁体类型：基本型(通用)型；犁体数量：左3右3；犁体幅宽mm:270；犁铧类型：通用型（凿型） 犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：810；犁体纵向距离mm：530；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：10-210:油缸型号：HSG50-32-150；油缸数量：1：","T202113130136","2026-05-23","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-425Z","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;2690×1500×1170；配套拖拉机标定功率kW：66.2-88.3；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4；犁体幅宽mm:250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1000；犁体纵向距离mm：550；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：0-220；油缸型号；HSG50/32/150;油缸数量：1","T202142420149","2026-04-29","88.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;2880×1710×1350；配套拖拉机标定功率kW：51.5-80.9；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4；犁体幅宽mm:270；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1080；犁体纵向距离mm：530；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：10-175；油缸型号；HSG50/32/150;油缸数量：1","T202113130131","2026-05-23","80.9","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2900×1650×1440；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：4×2；\n犁体幅宽\tmm\t：270；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：1080；\n犁体纵向距离\tmm\t：650；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：1；\n油缸数量\t个：1","鄂2020468","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","铧体个数：3（对）铧,结构型式：悬挂式,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2150×1300×1300mm,翻转机构型式:液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左3个 右3个，犁体幅宽：250mm，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：750mm，犁体纵向距离：536mm,犁轮类型：限深轮，犁轮数量：2个，限深轮调节范围：0~16.5cm,油缸型号：50/25-160-365，油缸数量：1个。","T202013130421","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽25cm； 铧体个数：4（对）铧，结构型式：悬挂式,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2650×1400×1300mm,配套拖拉机标定功率：36.8~66.2KW，翻转机构型式:液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4个 右4个，犁铧类型：通用型（凿型），犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1000mm，犁体纵向距离：536mm,犁轮类型：限深轮，犁轮数量：2个，限深轮调节范围：0~160mm,油缸型号：50/25-160-365，油缸数量：1个。","T202013130422","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","犁体幅宽:27cm； 铧体个数:4（对）铧,结构型式：悬挂式,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2700×1600×1450mm,配套拖拉机标定功率：51.5~73.5KW，翻转机构型式:液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4个 右4个，犁铧类型：通用类（凿型），犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1080mm，犁轮类型：限深轮，犁轮数量：2个，限深轮调节范围：0~160mm,油缸型号：50/32-185-370，油缸数量：1个。","T202013130423","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2170*1240*1210、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各3、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:250","冀2018T—160","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-325A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFK-325A 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2150×1280×1270；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左3右3；犁体幅宽（mm）：250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：75；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：0~17；油缸型号：Φ60×30；油缸数量（个）：1","T202113130366","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2160*1420*1390、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各3、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","冀2018T—158","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-327A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFK-327A 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2260×1580×1500；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左3右3；犁体幅宽（mm）：270；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：81；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：8~16；油缸型号：Φ60×30；油缸数量（个）：1","T202113130365","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2650*1510*1250、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:250","冀2018T—159","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-425A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFK-425A 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2640×1320×1270；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左4右4；犁体幅宽（mm）：250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：100；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：0~17；油缸型号：Φ60×30；油缸数量（个）：1","T202113130364","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：双向、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2810*1850*1410、与拖拉机联接方式：三点悬挂、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","冀2018T—157","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-427A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFK-427A 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2940×1580×1500；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左4右4；犁体幅宽（mm）：270；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：108；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：8~16；油缸型号：Φ60×30；油缸数量（个）：1","T202113130257","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1920*1200*1060、机器质量（kg）:275、配套拖拉机标定功率（kw）:25.7-29.4、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各3、犁体工作幅宽（mm）:250、犁体纵向距离（mm）:630、最大耕深（cm）:22、总工作幅宽（mm）：750","T201913130174","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2400*1400*1240、机器质量（kg）:380、配套拖拉机标定功率（kw）:29.4~36.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：6、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（cm）:40、最大耕深（cm）:25","冀2018T—023（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2530*1450*1060、机器质量（kg）:335、配套拖拉机标定功率（kw）:29.4-36.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各4、犁体工作幅宽（mm）:250、犁体纵向距离（mm）:620、最大耕深（cm）:22、总工作幅宽（mm）:1000","T201913130175","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2550*1700*1300、机器质量（kg）:450、配套拖拉机标定功率（kw）:36.8~44.1、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：8、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（cm）:40、最大耕深（cm）:25","冀2018T—024（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","单犁体幅宽：300mm，犁体数量：左右各4个","冀2017T—311（续）","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：250mm，犁体数量：左右各3\n外形尺寸：1950×1185×1480mm,机器质量：380kg，配套拖拉机标定功率：29.4-51.5kW","T202113130347","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各4\n外形尺寸：2690×1635×1515mm,机器质量：560kg，配套拖拉机标定功率：51.5-88.2kW","T202113130346","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北万鹰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2760×1460×1340；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：4×2；犁体幅宽\tmm\t：270；犁铧类型：通用型(凿型；犁壁类型\t：栅条式；总工作幅宽\tmm\t：1050；犁体纵向距离\tmm：600；犁轮类型：限深轮；犁轮数量\t个：1","鄂2020464","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北万鹰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×1190×1340；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：3×2；犁体幅宽\tmm：最小270，最大320；犁铧类型：通用型(凿型）；犁壁类型\t：栅条式；总工作幅宽\tmm\t：最小810，最大960；犁体纵向距离mm：600；犁轮类型：限深轮；犁轮数量个：1","鄂2020467","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33-50cm;铧体个数:4铧 ","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：最小330mm最大500mm；’配套功率（kW）132.3~161.7；结构形式:悬挂式，调幅犁；翻转机构形式：液压式全翻转式；犁体类型：基本通用型；犁铧类型：可换向犁尖型；油缸数量：1个；外形尺寸（长×宽×高)：4500X2700X1800mm；犁体数量（个）:左右各4个；犁体工作幅宽：最大2000mm，最小1320mm。","T202113130320","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","单侧铧体个数：3个，单体幅宽：25cm。 配置参数：配套功率（kW）29.4~44.1；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：2100x1250x1350mm；结构质量（kg）：340kg；犁体数量（个）:左右各3个；犁体工作幅宽：250mm。","T202013130354","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","单侧铧体个数：4个，单体幅宽：27cm。 配置参数：配套功率（kW）58.8~73.5；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：2800x1390x1340mm；结构质量（kg）：520kg；犁体数量（个）:左右各4个；犁体工作幅宽：270mm。","T202013130355","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","单侧铧体个数：4个，单体幅宽：30cm。 配置参数：配套功率（kW）66.2~88.2；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：3250x1700x1410mm；结构质量（kg）：705kg；犁体数量（个）:左右各4个；犁体工作幅宽：300mm。","T202013130356","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北鑫来机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-325G","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2150x1150x1200\n犁体数量（个）：左右各 3\n犁体幅宽（mm）：250\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（mm）：750\n犁轮数量（个）：2\n限深轮调节范围（cm）：0-28.0","T202113130414","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北鑫来机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2600x1500x1270\n犁体数量（个）：左右各 4\n犁体幅宽（mm）：250\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（mm）：1000\n犁轮数量（个）：2\n限深轮调节范围（cm）：4.0-25.0","T202113130411","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北鑫来机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2650X1600X1450\n犁体数量（个）：左右各 4\n犁体幅宽（mm）：270\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（mm）：1080\n犁轮数量（个）：2\n限深轮调节范围（cm）：13.0-30.0","T202113130412","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×1300×1190；翻转机构型式：\t液压式、半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量个：3×2；犁体幅宽mm\t：250；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：750；犁体纵向距离\tmm\t：600；犁轮类型：限深轮；犁轮数量个：2；限深轮调节范围\tmm\t：0-100；油缸型号：65-120；油缸数量\t个：1","鄂2020284","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高）:1870mm*1160mm*1190mm\n配套拖拉机标定功率:44KW-67KW\n犁体数量:左3个右3个\n犁体幅宽:250mm\n总工作幅宽:750mm\n犁体纵向距离:580mm\n犁轮数量:2个\n限深轮调节范围:30mm-190mm","T202113130223","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFC-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长*宽**高）:2180mm*1220mm*1130mm\n配套拖拉机标定功率:44KW-67KW\n犁体数量:左3个右3个\n犁体幅宽:250mm\n总工作幅宽:750mm\n犁体纵向距离:520mm\n犁轮数量:2个\n限深轮调节范围:0mm-240mm","T202113130221","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高）:2060mm*1400mm*1460mm\n配套拖拉机标定功率:44KW-67KW\n犁体数量:左3个右3个\n犁体幅宽:250mm\n总工作幅宽:750mm\n犁体纵向距离:520mm\n犁轮数量:2个\n限深轮调节范围:110mm-390mm","T202113130222","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高）:2600mm*1650mm*1480mm\n配套拖拉机标定功率:58KW-74KW\n犁体数量:左4个右4个\n犁体幅宽:250mm\n总工作幅宽:1000mm\n犁体纵向距离:580mm\n犁轮数量:2个\n限深轮调节范围:100mm-280mm","T202113130218","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFKC-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高）:2140mm*1210mm*1390mm\n配套拖拉机标定功率:44KW-67KW\n犁体数量:左3个右3个\n犁体幅宽:250mm\n总工作幅宽:750mm\n犁体纵向距离510mm\n犁轮数量:2个\n限深轮调节范围:110mm-390mm","T202113130220","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南汉诺威实业有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式  悬挂式 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 2600×1530×1370 \n翻转机构型式  液压式、全翻转式 \n犁体类型  基本（通用）型 \n犁体数量 个 4×2 \n犁体幅宽 mm 270 \n犁铧类型  通用型（凿型） \n犁壁类型  栅条式 \n总工作幅宽 mm 1080 \n犁轮类型  限深轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 175～265 \n油缸型号  Φ63×160 \n油缸数量 个 1","T201961610009","2024-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-320","翻转犁:是 ;犁体幅宽:20cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：（1557x950x1180）mm；机器质量：245kg；配套拖拉机标定功率：（29.5-36.7）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：6个；犁体工作幅宽:200mm;","豫2016112","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：（2400X1330X1320）mm；机器质量：380kg；配套拖拉机标定功率：（44.1-58.8）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：3X2个；犁体工作幅宽:270mm;","T202041410037","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-330","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：（2460X1425X1350）mm；机器质量：480kg；配套拖拉机标定功率：（51.5-66.2）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：3X2个；犁体工作幅宽:300mm;","T202041410036","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：（2615×1635×1450）mm；机器质量：580kg；配套拖拉机标定功率：（58.8～88.2）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：4X2个；犁体工作幅宽:270mm;","T202141410060","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-428","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：51.4-58.8；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3500×1280×1400；结构质量（kg）：560；犁体数量（个）：8（左右各4个）；翻转机构型式：液压翻转。","豫2018071","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:32cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：3930×1570×1700mm  单体工作幅宽：320mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","豫2018070","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-428","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式 . 结构质量：960kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2990×1660×1610（单位：mm.允许偏差≤2%.）.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：4×2.   犁体幅宽：280（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1120（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：160-230（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：1#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202041410066","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称\t/\t1LF-327型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2030×1200×1270\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5～95.55\n翻转机构型式\t/\t液压式、半翻转式\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t3+3\n犁体幅宽\t㎜\t270\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t整体式\n总工作幅宽\t㎜\t810\n犁体纵向距离\t㎜\t600\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1+1\n限深轮调节范围\t㎜\t0～160\n油缸型号\t/\t50/30×140\n油缸数量\t个\t1","T201937370074","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","翻转铧式犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号规格\t/\t1LF-427\n结构型式\t/\t悬挂式液压翻转犁\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2430×1600×1300\n工作幅宽\t㎜\t1080\n与拖拉机连接方式\t/\t悬挂式\n翻转机构型式\t/\t液压\n翻转机构油缸型号\t/\t50/30-140\n翻转机构油缸数量\t/\t1\n犁体数量\t/\t4+4\n犁体类型\t/\t铧式犁\n犁体工作幅宽\t㎜\t270","鲁T2018073","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式，双向犁,调幅犁;外形尺寸: 440×2250×1760;配套动力:80～130kw;翻转犁结构形式：液压式，半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数数:4×2;犁体幅宽:330/380/440/500mm;犁铧类型：梯形，可更换铧尖式；犁壁类型：组合式，栅条式；总工作幅宽:1320/1520/1760/2000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁轮类型：限深、运输一体轮;犁轮1个，限深轮调节范围：0-350，油缸型号：DZ100/50-680,DZ090/45x300;油缸数量：2个.","T20200606340","2026-03-04","130","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：2050*1203*1400；单体幅宽：27cm；犁体数量：6（左右各3）","豫2017084","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：2600*1300*1420；单体幅宽：27cm；犁体数量：左右各4","豫2017083","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-320","翻转犁:是 ;犁体幅宽:20cm;铧体个数:3铧 ","型号规格 :1LF-320; 结构型势：双向；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1850×1050×1250mm；与拖拉机联接方式：悬挂式翻转机构型式:\t液压;翻转机构油缸型号:40×50×160Φ;翻转机构油缸数量:1个；犁体数量\t：左右各3；犁体类型：镜面；犁体工作幅宽：200mm；犁轮类型：铁轮；犁轮数量：1个；犁轮限深轮调节范围：0-180mm","冀2018T-109","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号：1LF-327；名称：液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2130×1250×1380mm；配套拖拉机标定功率：36.8～44.1kW；翻转机构型式：液压式；全翻转式。犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：组合式；总工作幅宽：810mm；犁体纵向距离：700mm；\n犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：Φ50-30-175；油缸数量：1个。","T202013130365","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-427液压翻转犁结构型式：悬挂式工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2780×1620×1410mm配套拖拉机标定功率：51.5～58.8kW翻转机构型式：液压式；全翻转式犁体类型：基本（通用）型犁体数量：左4右4个犁体幅宽：270mm犁铧类型:通用型（凿型）犁壁类型:组合式总工作幅宽:1080mm犁体纵向距离:700mm犁轮类型:限深轮犁轮数量:2个限深轮调节范围：0～200mm油缸型号：Φ50-30-175油缸数量：1个","T202013130364","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","宁晋县新达农机机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长1680X宽1250X高1220)mm，配套拖拉机标定功率36.8kw~58.8kw，犁体数量左右各3个共6个，犁体幅宽250mm，总工作幅宽750mm，犁体纵向距离491mm。","T202113130610","2026-10-21","44.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","宁晋县新达农机机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长2560X宽1700X高1300）mm，配套拖拉机标定功率51.5kw~88.2kw，犁体数量左右各4个共8个，犁体幅宽270mm，总工作幅宽1080mm，犁体纵向距离530mm。","T202113130611","2026-10-21","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3110mm*1680mm*1360mm；机器质量780kg；配套拖拉机标定功率≥66.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽300mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮","2018TJ552","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:20/25/30/35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：双向调幅犁；犁体数量:4+4;犁体调幅犁调整幅宽范围：200/250/300/350mm;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:3800×1850×1750mm;与拖拉机连接方式:悬挂式;翻转机构型式:液压;翻转机构油缸型号:80×70×250;翻转机构油缸数量:1;犁体类型:栅条犁;犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型:橡胶轮;犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围:80～420mm","鲁T2017138","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称\t/\t1LF-327翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2140x1145x1380\n配套拖拉机标定功率\tkW\t36.5-58.8 \n翻转机构形式\t/\t液压式☑     机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t3+3 \n犁体幅宽\t㎜\t270\n犁铧类型\t/\t梯形\n犁壁类型\t/\t整体式 栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t810\n犁体纵向距离\t㎜\t560\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-110\n油缸型号\t/\tø50-370\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370181","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号规格：1LFY-327\n结构型式：液压翻转双向犁\n作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）2000×1285×1185\n与拖拉机配套连接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压翻转\n翻转机构油缸型号：Φ50×150（mm)\n翻转机构油缸数量（个）：1\n犁体数量（个）：6（左右各3个）\n犁体类型：基本型\n犁体工作幅宽（mm）：270\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：1\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（mm）：120～260","豫2019006","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LFY-427\n结构型式：液压翻转双向犁\n作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）2550×1520×1330\n与拖拉机配套连接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压翻转\n翻转机构油缸型号：Φ50×150（mm)\n翻转机构油缸数量（个）：1\n犁体数量（个）：8（左右各4个）\n犁体类型：基本型\n犁体工作幅宽（mm）：270\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：1\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（mm）：120～260","豫2019007","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市宏鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：（长X宽X高）mm:1910X1135X1155;结构形式：悬挂式；翻转机构形式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；单犁体幅宽：（cm）25；单侧犁体数量：（个）3；犁轮数量（个）：2；犁轮类型：限深轮；犁壁类型：栅条式","T202141410073","2026-06-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：2200×1220×1320；翻转机构型式：液压式 全翻转式；犁体数量个：3×2；犁体幅宽㎜：\n270；","T201941410019","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：2800×1700×1340；结构型式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：27；单侧犁体个数：4；翻转机构型式：液压式、 全翻转式；","T201941410018","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转四铧犁","1LYF-428","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2970×1780×1360；翻转机构型式：液压翻转；犁体数量个：8（4＋4）；犁体工作幅宽mm：280；","豫2017168","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFL-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:2460×1400×1215；与拖拉机配套动力kW:40.4-51.4；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):3×2；犁体幅宽(CM):27；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：810；犁体纵向距离（mm）：530","T202041410029","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:2165×1445×1200；与拖拉机配套动力kW:40.4-51.4；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):3×2；犁体幅宽(CM):27；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：810；犁体纵向距离（mm）：590","T202041410028","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:2670×1610×1205；与拖拉机配套动力kW:51.4~58.8；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):4×2；犁体幅宽(CM):27；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1080；犁体纵向距离（mm）：570","T202041410027","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","翻转犁","1LFYS-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）：4×2    犁体幅宽（㎜）：270\n翻转机构型式：液压式 、全翻转式；结构型式：悬挂式；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；总工作幅宽：1080mm；油缸型号：HSG50/60-28/16MPa；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2630×1630×1310mm；配套拖拉机标定功率：58.8～73.5KW；","T202041410082","2025-06-29","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","悬挂式液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：液压翻转可调幅宽\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：4170×2247×1740\n与拖拉机联接方式：全悬挂\n工作幅宽：500mm\n调幅犁调整幅宽范围（mm）：330/380/440/500\n犁体 数量 4×2\n工作幅宽：500mm","黑垦鉴2017126","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","配套动力范围（kW）：36.7-44.1；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2090×1260×1300；结构质量（kg）:370；犁体数量（个）：3×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410081","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-325S","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:2185×1340×1210；配套动力（KW）:36.7-44.1；犁体幅宽（mm）：250；犁体数量（个）：3×2","T202141410142","2026-10-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:2000×1230×1310；配套动力（KW）:44.1-58.8；犁体幅宽（mm）：270；犁体数量（个）：3×2","T202141410139","2026-10-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：73.5-88.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2850×1750×1500；犁体数量（个）：4×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410253","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-328","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFD-328型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2100×1440×1495；配套拖拉机标定功率（kW）：44.1～58.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：280；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：840；犁体纵向距离（mm）：544；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：2；限深轮调节范围（mm）：150～245；油缸型号：50×32；油缸数量（个）：1.","T202141410017","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFD-430型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2843×1795×1510；配套拖拉机标定功率（kW）：66.1～80.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：300；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1200；犁体纵向距离（mm）：555；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：2；限深轮调节范围（mm）：140～258；油缸型号：63×35；油缸数量（个）：1.","T202141410015","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-328","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFS-328型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2050×1270×1365；配套拖拉机标定功率（kW）：44.1～58.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：280；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：840；犁体纵向距离（mm）：520；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：145～250；油缸型号：50×32；油缸数量（个）：1.","T202141410012","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFS-430型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2680×1580×1470；配套拖拉机标定功率（kW）：66.1～80.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：300；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1200；犁体纵向距离（mm）：550；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：147～267；油缸型号：63×35；油缸数量（个）：1.","T202141410011","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-328","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:3铧 ","型号规格:1LYF-328;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):2460×1300×1350;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ50×150(MM);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):6(3+3);犁体工作幅宽(MM):280;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(MM):120~280.","豫2017092","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","型号规格:1LYF-430;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2950×1500×1350;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(mm):300;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120~300.","豫2017090","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33cm;铧体个数:3铧 ","犁体数量（个）主：3x2；副：3x2，工作幅宽（mm):330~500","新2017091","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）主：4x2；副：4x2，工作幅宽（mm):300、350、400、450","新2017087","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFD-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）2095×1415×1500；配套拖拉机标定功率（kw)44.1-58.8；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）3×2；犁体工作幅宽（㎜）270；犁体纵向距离（mm)610；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202141410112","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFT-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）2175×1330×1320；配套拖拉机标定功率（kw)44.1-58.8；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）3×2；犁体工作幅宽（㎜）270；犁体纵向距离（mm)560；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202141410108","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式/液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高) 4500 mm×2040 mm×1770 mm；与拖拉机配套连接方式/三点悬挂；翻转机构型式/液压；翻转机构油缸型号/Φ80 mm/Φ50 mm-230 mm；翻转机构油缸数量1个；犁体数量8个（左右各4）；犁体类型/基本型；犁体工作幅宽450 mm；犁体调幅犁调整幅宽范围330 mm、400 mm、450 mm、500 mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型/运输轮/限深轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围150～300 mm；其它油缸型号/Φ80 mm/Φ40 mm-60 mm；其它油缸数量1个。","豫2018039","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3400×1800×1440；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型：通用型（凿型）；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽mm：1350；\n犁体纵向距离\tmm：554；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n油缸数量\t个：1","T202113130601","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY 6-27","铧体个数:6铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 3700×2100×1380 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 58.8～88.2 ；\n犁体数量 个： 6×2 ；\n犁体幅宽 mm： 270 ；\n总工作幅宽 mm ：1620 ；\n犁体纵向距离 mm ：540 ；","GZNJ/TJ 2019-151","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式 ： 悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 3260×1840×1530 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：58.8-117.6 ；\n翻转机构型式 ： 液压式； 全翻转式；\n犁体数量 个： 5×2 ；\n犁体幅宽 mm： 270 ；\n总工作幅宽 mm ：1350 ；\n犁体纵向距离 mm ：600 ；","鄂2020352","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY5-27","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高） mm ：3260×1880×1530 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、全翻转 ；\n犁体数量 个 ：10 ；\n犁体幅宽 mm ：270 ； \n总工作幅宽 mm： 1350 ；","鄂2019549","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","单体幅宽:250mm、铧体个数:左右各5、配套动力:55.2-66.1kW、重量:550kg、工作幅宽:1250mm、外形尺寸(长×宽×高):2900×1550×1300mm、最大耕深:220mm","冀2017T—257（续）","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","加强犁架","T202113130477","2026-10-21","88.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北航悦植保机械有限公司","液压翻转犁","1LF-528","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3350×1990×1400；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：5×2；\n犁体幅宽\tmm\t：280；\n犁铧类型：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽mm：1400；\n犁体纵向距离\tmm\t：650；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2","鄂2020472","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：3235×1980×1400mm,机器质量：770kg，配套拖拉机标定功率：51.25-58.57kW","T201913130047","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","结构型式 ： 双向犁 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ ：3240×1940×1430 ；\n与拖拉机联接方式 ： 三点悬挂 ；\n翻转机构型式 ： 液压式 ；\n犁体数量 个 ：10 ；\n犁体类型 ： 栅条 ；\n犁体工作幅宽 ㎜ ：250 ；","冀2018T—184","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33cm","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：5400×2900×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 132.3～176.4 ；\n翻转机构型式 ：液压式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：大犁：5×2；小犁：5×2 ；\n犁体幅宽 mm： 最小：330；最大：500 ；\n犁铧类型 ： 可换铧尖型 ；\n犁壁类型：栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 最小：1650；最大：2500 ；\n犁体纵向距离 mm ：1000 ；","GZNJ/TJ 2019-132","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北凯肯农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3240×1940×1430 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：65.7-116.8 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：5×2 ；\n犁体幅宽 mm： 270 ；\n犁铧类型 ：通用型（凿型） ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1350 ；\n犁体纵向距离 mm ：560 ；","鄂2020148","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3460×1760×1430 mm 配套拖拉机标定功率  55.2-66.1 kW  犁体数量  左5，右5 个  犁体幅宽 270mm  犁壁类型  栅条式  总工作幅宽  1350 mm  犁体纵向距离  550 mm 限深轮调节范围  100-250 mm","T202113130447","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3200×1900×1500mm；配套拖拉机标定功率：73.5-132.3kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各5个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1350mm；犁体纵向距离：535mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：120-280mm；油缸规格：63/30-160；油缸数量：1个。","T202113130533","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3250*1900*1300、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","冀2017T—082","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-527A","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称：1LFK-527A 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3450×1820×1500；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左5右5；犁体幅宽（mm）：270；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：135；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：8~16；油缸型号：Φ60×30；油缸数量（个）：1","T202113130256","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-627","铧体个数:6铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称：1LFK-627液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4050×2230×1500；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左6右6；犁体幅宽（mm）：270；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：162；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：8~16；油缸型号：Φ60×30；油缸数量（个）：1","T202113130255","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3150*2050*1265、机器质量（kg）:570、配套拖拉机标定功率（kw）:51.5~58.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：左右各5、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（mm）:580、最大耕深（cm）:25、总工作幅宽（mm）:1350","T201913130176","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","单犁体幅宽：300mm，犁体数量：左右各5个","冀2018T—225（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：3235×1980×1515mm,机器质量：800kg，配套拖拉机标定功率：66.2-110.3kW","T202113130345","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33-50cm","单侧铧体个数：5个;犁体幅宽：最小330mm最大500mm; 配套功率（kW）147~205.8；结构形式:悬挂式，调幅犁；翻转机构形式：液压式全翻转式;犁体类型：基本通用型;犁铧类型：可换向犁尖型;油缸数量：1个;外形尺寸（长×宽×高)：5400X2800X1800mm；犁体数量（个）:左右各5个；总工作幅宽：最大2500mm，最小1650mm。犁壁类型：栅条式。","T202113130321","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","单侧铧体个数：5个，单体幅宽：25cm。 配置参数：配套功率（kW）62.5~88.2；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×宽)：3460x1420x1410mm；结构质量（kg）：645kg；犁体数量（个）:左右各5个；犁体工作幅宽：250mm。","T202013130357","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","单侧铧体个数：5个，单体幅宽：30cm。 配置参数：配套功率（kW）88.2~102.9；结构形式:双向；外形尺寸（长×宽×高)：3750x1800x1415mm；结构质量（kg）：895kg；犁体数量（个）:左右各5个；犁体幅宽：300mm。总工作幅宽1500mm.","T202013130358","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北鑫来机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3150X1950X1450\n犁体数量（个）：左右各 5\n犁体幅宽（mm）：270\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（mm）：1350\n犁轮数量（个）：2\n限深轮调节范围（cm）：13.0-30.0","T202113130410","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3370×1400×1480；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量个：5×2；犁体幅宽mm：270；犁铧类型\t：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1350；犁体纵向距离\tmm：700；犁轮类型：限深轮；犁轮数量个：2；油缸数量\t个：1","鄂2020286","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","工作状态外形尺寸（长*宽*高）:3530mm*1850mm*1430mm\n配套拖拉机标定功率:66KW-89KW\n犁体数量:左5个右5个\n犁体幅宽:270mm\n总工作幅宽:1350mm\n犁体纵向距离:620mm\n犁轮数量:2个\n限深轮调节范围:10mm-210mm","T202113130219","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河南汉诺威实业有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式  悬挂式 \n外形尺寸 （长×宽×高） mm 3020×1780×1370 \n翻转机构型式  液压式、全翻转式 \n犁体类型  基本（通用）型 \n犁体数量 个 5×2 \n犁体幅宽 mm 270 \n犁铧类型  通用型（凿型） \n犁壁类型  栅条式 \n总工作幅宽 mm 1350 \n犁轮类型  限深轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 175～265 \n油缸型号  Φ63×160 \n油缸数量 个 1","T201961610008","2024-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","外形尺寸：（3180×1900×1450）mm；机器质量：680kg；配套拖拉机标定功率：（73.5～110.3）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：5X2个；犁体工作幅宽:270mm;","T202141410059","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","结构型式： 液压翻转.  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3160×1600×1260mm配套动力：55-73.5kw   与拖拉机配套连接方式：悬挂式 悬挂类型：三点悬挂\n翻转机构型式：液压   犁体数量：10  犁体工作幅宽：250mm, 犁体纵向距离：60CM   犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.400  犁体水平基面距犁架主梁底面的高度:580mm 最大耕深：22cm 犁架主梁底面宽度：80mm 每米工作幅宽质量：504kg 运输间隙：>30cm, 后通过角：>18 犁铧类型：梯形  犁轮：限深轮、运输轮、尾轮，犁轮数量：1个，犁轮规格：360 X 120mm  限深轮调节范围：12-22cm","豫2016079","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3230×1650×1450\n配套拖拉机标定功率\tkW\t99.2～132\n翻转机构型式\t/\t液压式、半翻转式\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t300\n犁铧类型\t/\t梯型\n犁壁类型\t/\t整体式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1500\n犁体纵向距离\t㎜\t630\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1+1\n限深轮调节范围\t㎜\t0～260\n油缸型号\t/\t50/30×140\n油缸数量\t个\t1","T201937370073","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-550","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式：液压翻转可调幅；外形尺寸：5380×2760×1740；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构：液压翻转油缸；数量为：1；犁体数量：10（5×2）；犁体类型：栅条；犁体工作宽幅：500mm；调幅犁调整范围：330/380/440/500；限深轮类型：橡胶；数量：1；限深范围：0～350mm；其他油缸数量1个。","黑垦鉴2018031","2022-12-31","144","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-650","铧体个数:6铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式: 悬挂式,双向犁,调幅犁;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6170×2250×1740;配套动力:183.8～220.6kw;翻转机构型式:液压式,半翻转式;犁体类型：基本（通用）型；犁体数量 :6×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;犁铧类型：梯型,可换铧尖型；犁壁类型：组合式,栅条式；总工作幅宽:1980/2280/2640/3000mm;犁体纵向距离:1000mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸规格：DZ100/50-120，DZ90/045-234；油缸数量：2个.","T20200606341","2026-03-04","183","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-750","铧体个数:7铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式:液压翻转可调幅;外形尺寸:8860×2500×1770;结构质量:3027kg;配套动力:198.6～235.4kw;与拖拉机连接形式:牵引式;悬挂类型: Ⅲ类或Ⅳ类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:7×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:2310～3500mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:160mm;每米工作幅宽质量:1310/1137/983/865;运输间隙:30cm;后通过角:≥18;犁轮1个.","黑垦鉴2016108","2021-12-31","198","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","型号名称：1LF-530液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3890×1850×1460mm；配套拖拉机标定功率：80.9～95.6kW；翻转机构型式：液压式；全翻转式。犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左5右5个犁体幅宽：300mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：组合式；总工作幅宽：1500mm；犁体纵向距离：700mm；\n犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：Φ63-32-185；油缸数量：1个","T202013130362","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称\t/\t1LF-527翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3300x1850x1380\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5-110.3\n翻转机构形式\t/\t液压式☑     机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t270\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t组合式   栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1350\n犁体纵向距离\t㎜\t560\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-110\n油缸型号\t/\tø70-425\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370179","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号规格：1LFY-527\n结构型式：液压翻转\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）2960×1860×1340\n与拖拉机配套连接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压翻转\n翻转机构油缸型号：Φ63×150（mm）\n翻转机构油缸数量（个）：1\n犁体数量（个）：10（左右各5个）\n犁体类型：基本型\n犁体工作幅宽（mm）：270\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（mm）：120～250","豫2017178","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市宏鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-528","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm","外形尺寸：（长X宽X高）mm:3270X2000X1505;结构形式：悬挂式；翻转机构形式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；单犁体幅宽：（cm）28；单侧犁体数量：（个）5；犁轮数量（个）：2；犁轮类型：限深轮；犁壁类型：栅条式","T202141410071","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-528","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：3380×1810×1490；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：5×2；犁体幅宽㎜：280；","T202141410156","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转五铧犁","1LYF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3650×1850×1560；结构型式：液压翻转；犁体数量个：10（5＋5）；犁体工作幅宽mm：\n300；","豫2017169","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:3175×1870×1345；与拖拉机配套动力kW:66.1~88.2；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):5×2；犁体幅宽(CM):27；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1350；犁体纵向距离（mm）：550","T202041410026","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","液压翻转五铧犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","犁体数量（个）：5×2     犁体幅宽（㎜）：270\n翻转机构型式：液压式；结构型式：液压翻转式；犁铧类型：基本型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130×1835×1330mm；油缸型号：HSG63/76-35/16 MPa；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂","豫2019004","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","悬挂式液压翻转犁","1LF-550","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：6270×2247×1740；与拖拉机联接方式：全悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：5×2；犁体工作幅宽：500mm。","黑垦鉴2017127","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","悬挂式液压翻转犁","1LF-650","铧体个数:6铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：7270×2247×1740；与拖拉机联接方式：全悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：6×2；犁体工作幅宽：500mm","黑垦鉴2017128","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","天津麦格天农农业科技发展有限公司","半悬挂式液压翻转犁","1LF-750","铧体个数:7铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：8500×3247×1740；与拖拉机联接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：7×2；犁体工作幅宽：500mm","黑垦鉴2017129","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","配套动力范围（kW）：80.8-102.9；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3490×2000×1500；犁体数量（个）：5×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410252","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","型号规格:1LYF-530;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3700×1600×1450;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ70×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):10(5+5);犁体工作幅宽(mm):300;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120~300.","豫2017089","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-175","翻转犁:是 ;犁体幅宽:75cm;铧体个数:1铧 ","型号名称 1LF-175 液压翻转双向犁 结构型式 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3210×1690×2150 配套拖拉机标定功率110-130kW 翻转机构型式 液压式 犁体类型 基本（通用）型 犁体数量左1，右1 个 犁体幅宽750mm 犁铧类型 可换铧尖型 犁壁类型 整体式 总工作幅宽750mm 犁体纵向距离0mm 犁轮类型限深轮 限深轮调节范围 190-490mm 油缸规格90","T202113130211","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-260","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:2铧 ","型号名称  1LF-260 液压翻转双向犁  结构型式悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）3100×1810×2160 mm  配套拖拉机标定功率110-147kW  翻转机构型式 液压式  犁体类型  基本（通用）型 犁体数量 左2个，右2个  犁体幅宽 600mm  犁铧类型 可换铧尖型   犁壁类型整体式  总工作幅宽 1200mm  犁体纵向距离 1340mm  犁轮类型 限深、运输一体轮 犁轮数量1个 限深轮调节范围 190-490mm  油缸规格90","T202113130213","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","宁晋县新达农机机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","工作状态外形尺寸（长1600X宽1200X高1500）mm，配套拖拉机标定功率44.1kw~73.5kw,犁体数量左右各2个共4个，犁体幅宽350mm，总工作幅宽700mm，犁体纵向距离687mm。","T202113130609","2026-10-21","58.8","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:1630×1090×1450；配套动力（KW）:36.7-40.4；犁体幅宽（mm）：350；犁体数量（个）：2×2","T202141410138","2026-10-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-235D","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:1550×1280×1530；配套动力（KW）:36.7-40.4；犁体幅宽（mm）：350；犁体数量（个）：2×2","T202041410256","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-245","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:2铧 ","型号名称：1LFD-245型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2340×1420×1720；配套拖拉机标定功率（kW）：73.5～88.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：2×2；犁体幅宽（mm）：450；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：900；犁体纵向距离（mm）：865；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：2；限深轮调节范围（mm）：130～275；油缸型号：63×35；油缸数量（个）：1.","T202141410018","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","型号名称：1LFS-235型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1706×1150×1470；配套拖拉机标定功率（kW）：36.8～51.5；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：2×2；犁体幅宽（mm）：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：700；犁体纵向距离（mm）：660；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：145～265；油缸型号：50×32；油缸数量（个）：1.","T202141410013","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","型号规格:1LYF-235;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1660×1120×1260;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ50×150(MM);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):4(2+2);犁体工作幅宽(MM):350;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(MM):120~300.","豫2017093","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFD-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）1795×1180×1500；配套拖拉机标定功率（kw)36.8-58.8；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）2×2；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（mm)780犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202141410113","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFS-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）1635×1100×1450；配套拖拉机标定功率（kw)36.8-58.8；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）2×2；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（mm)600犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202041410008","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3680×2230×1810；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体类型\t：基本（通用）型；犁体数量\t个：3×2；犁体幅宽\tmm\t：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1500；犁体纵向距离\tmm：1050；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1；油缸数量个：1","T202142420144","2026-04-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-350T","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","结构型式\t：悬挂式；调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4000×2250×1800；\n翻转机构型式\t：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：400；500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽mm：1200；1500；\n犁体纵向距离\tmm：1025；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n油缸数量\t个：1","T202113130602","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3690×2070×1780；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量个：4×2；犁体幅宽\tmm\t：350；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1400；犁体纵向距离mm：800；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1；油缸数量\t个：1","T202142420142","2026-04-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4100×2320×1800；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：左右各4；犁体幅宽\t㎜：400；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽\t㎜：1600；犁体纵向距离㎜：800；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1；油缸数量\t个：1","T201913130068","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4600×2540×1810；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：350；450；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽mm1400；1800\n犁体纵向距离\tmm：923；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n油缸数量\t个：1","T202113130599","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转三铧犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：双向犁；外形尺寸：2450*1720*1400mm;机器质量：630kg;配套动力：51.5-66.2kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：左、右各3个；单体工作幅宽：35cm；犁体耕作耕幅：1050mm;耕深：22-30cm.","T202013130376","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转四铧犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：双向犁；外形尺寸：3330*1920*1400mm;机器质量：820kg;配套动力：73.5-91.9kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：左、右各4个；单体工作幅宽：35cm；犁体耕作耕幅：1400mm;耕深：22-30cm.","T202013130378","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","复式液压翻转犁","1LFS-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：3770*2200*1820mm；配套动力：88.2~110.3kw;翻转机构型式：液压式；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：400mm；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1600mm.","鄂2020325","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","复式液压翻转犁","1LFS-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：4570*2500*1820mm；配套动力：110.3~132.4kw;翻转机构型式：液压式；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：450mm；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1800mm.","鄂2020326","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","长葛市俊发农机配件有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-335型液压翻转犁，结构型；悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2520×1430×1480㎜，配套拖拉机标定功率：55.1～88.2kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数：3×2个，犁体幅宽：350㎜，犁铧类型：通用型（凿型），犁壁类型：整体式总工作幅宽：1050㎜，犁体纵向距离\n700㎜，犁轮类型：限深轮，犁轮数量1个限深轮调节范围200、300㎜，油缸型号70×300油缸数量：1个","T201941410028","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","长葛市俊发农机配件有限公司","液压翻转犁","1LFYS-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称；1LFYS-335型液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）2610×1590×1515㎜\n配套拖拉机标定功率：55.1～88.2kW，翻转机构型式：液压式 、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：3×2个，犁体幅宽：350㎜，犁铧类型：通用型（凿型），犁壁类型：栅条式总工作幅宽：1050㎜，犁体纵向距离：685㎜，犁轮类型：限深轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：200、300㎜，油缸型号：70×300mm\n油缸数量：1个","T202041410061","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","长葛市俊发农机配件有限公司","液压翻转犁","1LFYS-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称；1LFYS-435型液压翻转犁，结构型式；悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）；3145×1945×1530㎜，配套拖拉机标定功率；88.2～117.6kW，翻转机构型式：液压式 、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：4×2个，犁体幅宽：350㎜，犁铧类型：通用型（凿型），犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1400㎜\n犁体纵向距离：685㎜，犁轮类型：限深轮，犁轮数量1个，限深轮调节范围200、300㎜，油缸型号70×300mm","T202041410060","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY 4-40","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ：悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：4800×2400×1830 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：102.9～154.5 ；\n犁体数量 个 ：大犁：4×2；小犁：4×2 ；\n犁体幅宽 mm ：最小：400；最大：450 ；\n总工作幅宽 mm ：最小：1600；最大：1800 ；\n犁体纵向距离 mm ：920/1020 ；","GZNJ/TJ 2019-150","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","犁体幅宽45cm,4铧液压翻转犁。","T202037370035","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","翻转犁","1LFD-3","翻转犁:是 ;犁体幅宽:55cm;铧体个数:3铧 ","犁体幅宽55/60cm，3铧液压翻转犁。","T202037370036","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","翻转犁","1LFD-4","翻转犁:是 ;犁体幅宽:55cm;铧体个数:4铧 ","犁体幅宽55/60cm,4铧液压翻转犁。","T202037370038","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","翻转犁","1LFY-4","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","犁体幅宽45/50cm,4铧液压翻转犁。","T202037370040","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽:350mm、铧体个数:左右各3、配套动力:58.8-66.2kW、重量:700kg、工作幅宽:1050mm、外形尺寸(长×宽×高):2800×1650×1450mm","T201913130229","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-342","翻转犁:是 ;犁体幅宽:42cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽:420mm;铧体个数:左右各3;外形尺寸(长×宽×高)3550×2180×1820mm;99.2KW、配套功率:99.2以上kW;与拖拉机配套连接方式:三点悬挂式;耕深:24-40cm","冀2017T—234","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压双向翻转犁","1LFT-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 悬挂式；调幅犁 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 4900×2100×1800mm 配套拖拉机标定功率 117.6～147.0 kW  翻转机构型式 液压式；全翻转式 犁体数量 主犁体左4右4、副犁体左4右4个  犁体幅宽460、485、510mm 犁铧类型可换铧尖型  犁壁类型 组合式 总工作幅宽 1840、1940、2040 mm 犁体纵向距离 1150mm 犁轮类型限深、运输一体轮  限深轮调节范围150～250mm  油缸型号 90-475","T202013130368","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","加强犁架","T202113130475","2026-10-21","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","加强犁架","T202113130478","2026-10-21","132.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","简易调幅","T202113130481","2026-10-21","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-435液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3800×1900×1730\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5-132.3\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t350\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t1400\n犁体纵向距离\tmm\t751\n犁轮类型\t/\t限深、运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0-260\n油缸规格\t/\tΦ70/83-250\n油缸数量\t个\t1","T202113130512","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-440液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4700×2250×1880\n配套拖拉机标定功率\tkW\t110.3-161.7\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t400\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t1600\n犁体纵向距离\tmm\t858\n犁轮类型\t/\t限深、运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0-260\n油缸规格\t/\tΦ70/83-250\n油缸数量\t个\t1","T202113130515","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-450液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t5400×2550×1800\n配套拖拉机标定功率\tkW\t147-191.1\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t500\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t2000\n犁体纵向距离\tmm\t1072\n犁轮类型\t/\t限深、运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0-260\n油缸规格\t/\tΦ80/95-220\n油缸数量\t个\t1","T202113130514","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转梨","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-440型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：3900X1900X1750mm；配套拖拉机标定功率（kw）：102.9-147.1；翻转机构型式：全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各4个；犁体幅宽：400mm;犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽1600mm；犁体纵向距离900mm；犁轮类型：限深，运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-150mm；油缸规格：70/83-43/20;油缸数量：1个","T202013130136","2025-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北航悦植保机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×2300×1760；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个\t：4×2；\n犁体幅宽\tmm\t：400；\n犁铧类型：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：1600；\n犁体纵向距离\tmm\t：650；\n犁轮数量\t个：1","鄂2020473","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各3\n外形尺寸：3145×1835×1710mm,机器质量：1015kg，配套拖拉机标定功率：58.57-65.88kW","T201913130046","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：350mm，犁体数量：左右各4个，共8个\n外形尺寸：3010×1545×1520mm，机器质量：850kg，配套拖拉机标定功率：70-80kW","冀2018T—036（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左4右4\n外形尺寸：4340×2210×1780mm，与拖拉机联接方式：悬挂式，翻转机构型式：液压式","T202113130401","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：450mm，犁体数量：左4右4\n外形尺寸：4145×2200×1780mm，与拖拉机联接方式：悬挂式，翻转机构型式：液压式","T202113130400","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LFK-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各3个\n外形尺寸：3910×2100×1850mm,机器质量：1200kg，配套拖拉机标定功率：117.6-191.1kW","T202113130403","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LFK-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各4个\n外形尺寸：4000×2200×1700mm,机器质量：1300kg，配套拖拉机标定功率：117.6-191.1kW","T202113130406","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各3\n外形尺寸：3455×2450×1845mm,机器质量：1376kg，配套拖拉机标定功率：117.13-131.78kW","T201913130007","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各4\n外形尺寸：4970×2830×1865mm,机器质量：1802kg，配套拖拉机标定功率：131.78-146.42kW","T201913130008","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 2615×1615×1690 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 66.1-102.9 ；\n翻转机构型式 ：液压式；全翻转式 ；\n犁体数量 个 ：左右各3 ；\n犁体幅宽 mm ：350 ； \n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1050 ；\n犁体纵向距离 mm： 606 ；","T202113130299","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3850×2050×1780 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：87.6～132.5 ；\n翻转机构型式 ： 液压式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 大犁：3×2；小犁：3×2； \n犁体幅宽 mm ：500 ；\n犁铧类型 ：可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ：栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 1500 ；\n犁体纵向距离 mm ：1150 ；","GZNJ/TJ 2019-130","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 双向犁 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ ：3800×2120×1670 ；\n与拖拉机联接方式 ：三点悬挂 ；\n翻转机构型式 ： 液压式 ； \n犁体数量 个 ：8 ；\n犁体类型 ： 栅条 ；\n犁体工作幅宽 ㎜ ：350 ；","冀2018T—185","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ ：3195×2050×1670 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 65.7～94.9 ；\n翻转机构型式： 液压式；全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 左右各4 ；\n犁体幅宽 ㎜ ：350 ；\n犁铧类型： 通用型（凿型） ；\n犁壁类型 ： 栅条式； \n总工作幅宽 ㎜ ：1400 ；\n犁体纵向距离 ㎜ ：625 ；","T201913130044","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ：悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3990×2280×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：104.3-149.1 ；\n翻转机构型式 ：液压式、全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 4×2 ；\n犁体幅宽 mm： 400 ；\n犁铧类型 ： 可换犁尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1600 ；\n犁体纵向距离 mm： 830 ；","鄂2020288","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ：悬挂式； \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 4800×2500×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：103.0～154.5 ；\n翻转机构型式 ： 液压式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 大犁：4×2；小犁：4×2 ；\n犁体幅宽 mm ：450 ；\n犁铧类型 ： 可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 1800 ；\n犁体纵向距离 mm ：1070 ；","GZNJ/TJ 2019-131","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 4970×2620×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：117.6-169.1 ；\n翻转机构型式 ： 液压式；全翻转式 ；\n犁体数量 个 ：左右各4 ；\n犁体幅宽 mm ：500 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 2000 ；\n犁体纵向距离 mm ：1025 ；","T202113130300","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 ：悬挂式，调幅犁 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ ：3850×2240×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：87.6～131.4 ；\n翻转机构型式： 液压式；全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 左右各3 ；\n犁体幅宽 ㎜ ：500 600 ；\n犁铧类型 ：可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 ㎜ ：1500 1800 ；\n犁体纵向距离 ㎜ ：1000 ；","T201913130042","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 / 悬挂式；调幅犁 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4330×2450×1800 \n配套拖拉机标定功率 kW 110.3-176.4 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各4 \n犁体幅宽 mm 350；400；450；500 \n犁铧类型 / 可换铧尖型 \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1400；1600；1800；2000 \n犁体纵向距离 mm 866","T202113130301","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 悬挂式；调幅犁 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：5070×2775×1830 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 132.3-198.5 ；\n翻转机构型式： 液压式；全翻转式 ；\n犁体数量 个： 左右各4 ；\n犁体幅宽 mm： 450；500；550；600 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1800；2000；2200；2400 ；\n犁体纵向距离 mm ：1039 ；","T202113130302","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北凯肯农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3990×2280×1800；\n翻转机构型式\t：液压式、全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：4×2；\n犁体幅宽\tmm：400；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽mm：1600；\n犁体纵向距离mm：830","鄂2020266","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称 1LF-350 液压翻转双向犁 结构型式 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3710×1850×1910mm 配套拖拉机标定功率95-133 kW 翻转机构型式 液压式 犁体类型 基本（通用）型 犁体数量 左3，右3个 犁体幅宽 500mm 犁铧类型 可换铧尖型 犁壁类型栅条式 总工作幅宽 1500mm 犁体纵向距离 980mm 犁轮类型 限深、运输一体轮 限深轮调节范围0-350mm 油缸规格8 0-475","T202013130016","2025-07-19","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）  4170×2160×1900 mm  配套拖拉机标定功率  110-147  kW  犁体数量 左3，右3 个  犁体幅宽  600mm  犁铧类型  可换铧尖型  犁壁类型  栅条式  总工作幅宽  1800mm  犁体纵向距离 1230mm  限深轮调节范围 100-300 mm","T202113130448","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3540×1760×1880 mm 配套拖拉机标定功率  73.5-88.2 kW  犁体数量 左4，右4 个  犁体幅宽350  mm  犁铧类型  通用型（凿型）  犁壁类型 栅条式  总工作幅宽 1400 mm  犁体纵向距离  720 mm  限深轮调节范围 130-280mm","T202113130450","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3830×2070×1770mm  配套拖拉机标定功率  102.9-117.6 kW   翻转机构型式  液压式   犁体类型 基本（通用）型 犁体数量 左4，右4 个  犁体幅宽 400mm  犁铧类型  可换铧尖型  犁壁类型  栅条式 总工作幅宽 1600mm  犁体纵向距离  815 mm 限深轮调节范围  130-280 mm","T202113130449","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高） 5180×2690×1930mm 配套拖拉机标定功率 132-162 kW  翻转机构型式  液压式  犁体类型 基本（通用）型  犁体数量 左4，右4 个  犁体幅宽 500mm  犁铧类型 可换铧尖型 犁壁类型 栅条式 总工作幅宽 2000mm  犁体纵向距离 1060mm 限深轮调节范围  30-270 mm","T202113130446","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 悬挂式、调幅犁 工作状态外形尺寸（长×宽×高）3600×1980×1910mm 配套拖拉机标定功率88-111kW 犁体类型 基本（通用）型 犁体数量左3，右3个 犁体幅宽500、450、400、350mm 犁铧类型 可换铧尖型 犁壁类型栅条式  总工作幅宽 1500、1350、1200、1050mm  犁体纵向距离 870mm 犁轮类型限深、运输一体轮 限深轮调节范围 90-300mm 油缸规格80","T202113130215","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 悬挂式、调幅犁 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 5210×2780×1930mm 配套拖拉机标定功率 132-162kW 翻转机构型式液压式 犁体类型基本（通用）型 犁体数量 左4，右4个 犁体幅宽 500mm 、450mm 、400mm、 350mm 犁铧类型 可换铧尖型  犁壁类型 栅条式  总工作幅宽 2000mm、1800mm、1600mm、1400mm 犁体纵向距离 1090mm  犁轮类型 限深、运输一体轮   犁轮数量1个 限深轮调节范围 50-300 mm 油缸规格 90 油缸数量 1个","T202113130214","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;3050×1730×1720；配套拖拉机标定功率kW：80.9～117.6；翻转机构型式：液压式：全翻转式； 犁体类型：基本型(通用)型；犁体数量：左3右3；犁体幅宽mm:350；犁铧类型：通用型（凿型） 犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：1050；犁体纵向距离mm：718；犁轮类型；限深轮，运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：10-270:油缸型号：HSG63-35-150；油缸数量：1","T202113130133","2026-05-23","117.6","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;4700×2300×1800；配套拖拉机标定功率kW：117.7～147；翻转机构型式：液压式：全翻转式； 犁体类型：基本型(通用)型；犁体数量：左3右3；犁体幅宽mm:600；犁铧类型：可调铧尖型 犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：1800；犁体纵向距离mm：1180；犁轮类型；限深轮，运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：10-250:油缸型号：HSG50-32-150；油缸数量：1：","T202113130132","2026-05-23","147","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;3070×1860×1500；配套拖拉机标定功率kW：66.2-110.3；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4；犁体幅宽mm:350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1400；犁体纵向距离mm：687；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：10-175；油缸型号；HSG50/32/150;油缸数量：1","T202113130130","2026-05-23","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;3960×2035×1740；配套拖拉机标定功率kW：110.3～154.5；翻转机构型式：液压式：全翻转式； 犁体类型：基本型(通用)型；犁体数量：左4右4；犁体幅宽mm:400；犁铧类型：通用型（凿型） 犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：1600；犁体纵向距离mm：835；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：140-320:油缸型号：HSG63-35-160；油缸数量：1：","T202142420150","2026-04-29","154.6","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;4320×2270×1760；配套拖拉机标定功率kW：110.2-147；翻转机构型式：液压式.全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4；犁体幅宽mm:450；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1800；犁体纵向距离mm：883；犁轮类型；限深轮.运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：10-250；油缸型号；HSG63/32/150;油缸数量：1","T202113130129","2026-05-23","147","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：4150×1980×1770；\n翻转机构型式：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：4×2；\n犁体幅宽\tmm\t：350；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1400；\n犁体纵向距离\tmm\t：900；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1","鄂2020469","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4000×2300×1780mm；配套拖拉机标定功率:88.2-132.3kW；翻转机构型式:液压式，全翻转式；犁体类型:基本（通用）型；犁体数量:左右各3个；犁体幅宽:500mm；犁铧类型:可换铧尖型；犁壁类型:栅条式；总工作幅宽:1500mm；犁体纵向距离:1035mm；犁轮类型:限深、运输一体轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:130-250mm；油缸规格:95/50-180；油缸数量:1个。","T202113130535","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：35cm；铧体个数：4（对）铧，结构型式：悬挂式,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4000×2000×1750mm,配套拖拉机标定功率：88.2~117.6KW，翻转机构型式:液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4个 右4个，犁铧类型：梯型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1400mm，犁体纵向距离：500mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0~150mm,油缸型号：63/35-210-420，油缸数量：1个。","T202013130424","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式，调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4350×2650×1750mm；配套拖拉机标定功率：132.3-176.4kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各4个；犁体幅宽：最大：500，最小：350mm；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：最大：2000，最小：1400mm；犁体纵向距离：860mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：100-300mm；油缸规格：105/45-240；油缸数量：1个。","T202113130534","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFK-340 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3500×2000×1850；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左3右3；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：120；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ80×40；油缸数量（个）：1","T202113130254","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFK-350 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3600×2000×1780；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各3；犁体幅宽（mm）：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1500；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130022","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3650*2300*1760、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:350","冀2017T—081","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFK-440 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2100×1850；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左4右4；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：160；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ80×40；油缸数量（个）：1","T202113130253","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFK-450 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4650×2350×1780；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各4；犁体幅宽（mm）：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：2000；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130021","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFT-360 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3350×2230×1920；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各3；犁体幅宽（mm）：450、500、550、600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最大：1800，最小：1350；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130019","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFT-460 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4650×2500×1950；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各4；犁体幅宽（mm）：450、500、550、600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最大：2400，最小：1800；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130018","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2950*1800*1500、机器质量（kg）:770、配套拖拉机标定功率（kw）:66.2~73.5、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：8、犁体工作幅宽（mm）:350、犁体纵向距离（cm）:45、最大耕深（cm）:28","冀2018T—025（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北神禾农业机械有限公司","翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称 / 1LF-335型翻转犁 ;\n结构型式 / 悬挂式 ;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ 2850×2030×1700 ;\n配套拖拉机标定功率 kW 58.8-88.2 ;\n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 ;\n犁体类型 / 基本(通用）型 ;\n犁体数量 个 左右各3 ;\n犁体幅宽 mm 350 ;\n犁铧类型 / 可换铧尖型 ;\n犁壁类型 / 栅条式 ;\n总工作幅宽 mm 1050 ;\n犁体纵向距离 mm 690 ;\n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 ;\n犁轮数量 个 1 ;\n限深轮调节范围 mm 0-200 ;\n油缸型号 / HSGL 70-35-180-375 ;\n油缸数量 个 1 ;","T201913130240","2024-12-30","88.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北神禾农业机械有限公司","翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称 / 1LF-435 翻转犁 ;\n结构型式 / 悬挂式 ;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ 3570×2100×1700 ;\n配套拖拉机标定功率 kW 66.2-88.2 ;\n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 ;\n犁体类型 / 基本（通用）型 ;\n犁体数量 个 左右各4 ;\n犁体幅宽 mm 350 ;\n犁铧类型 / 可换铧尖型 ;\n犁壁类型 / 栅条式 ;\n总工作幅宽 mm 1400 ;\n犁体纵向距离 mm 690 ;\n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 ;\n犁轮数量 个 1 ;\n限深轮调节范围 mm 0-200 ;\n油缸型号 / HSGL 70-35-180-375 ;\n油缸数量 个 1 ;","T201913130241","2024-12-30","88.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","单犁体幅宽：350mm，犁体数量：左右各4个","T201913130302","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","单犁体幅宽：500mm，犁体数量：左右各3个","T201913130081","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LTF-360型液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态a外形尺寸（长×宽×高）4050mm×2120mm×1820mm， 配套拖拉机标定功率：132.3-180kw，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：3×2个， 犁体幅宽：600mm","T202142420151","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单犁体幅宽：400mm，犁体数量：左右各4个","冀2018T—276","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LTF-445型液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4360mm×2050mm×1700mm， 配套拖拉机标定功率：117.6-147kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：4×2个。 犁体幅宽：450mm","T202142420153","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LTF-450液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5150mm×2420mm×1820mm，配套拖拉机标定功率：132.3-161.7KW,翻转机构型式:液压式 全翻转式,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:左右各4个，犁体幅宽：500mm","T201913130082","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LTFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LTFT-360型液压翻转调幅犁，结构型式：悬挂式、调幅犁，工作状态a外形尺寸（长×宽×高）:4100×2170×1830, 配套拖拉机标定功率:132.3-180kw,翻转机构型式:液压式、全翻转式,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:3×2个，犁体幅宽： 500、530、560、600","T202142420152","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LTFT-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LTFT-446型液压翻转调幅犁,结构型式:悬挂双向,工作状态外形尺寸（长×宽×高）4280mm×1960mm×1730mm, 与拖拉机连接方式:悬挂式,翻转机构型式:液压式,翻转机构油缸型式:Φ 70×180,翻转机构油缸数量:1个，犁体数量：4×2， 犁体类型：旱田栅条，犁体工作幅宽：460mm，犁体调幅犁调整幅宽范围：400、460mm","黑垦鉴2018087","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各3\n外形尺寸：3145×1835×1710mm,机器质量：1015kg，配套拖拉机标定功率：58.8-95.6kW","T202013130418","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各4\n外形尺寸：4340×2210×1710mm，翻转机构型式：液压式、全翻转式，配套拖拉机标定功率：88.2kW-132.4kW","T202013130419","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各4\n外形尺寸：4970×2830×1865mm,机器质量：1802kg，配套拖拉机标定功率：132.4-191.2kW","T202013130416","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北万鹰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3920×2100×1750；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：4×2；犁体幅宽\tmm：400；犁铧类型：通用型(凿型）；犁壁类型\t：栅条式；总工作幅宽mm：1600；犁体纵向距离\tmm\t：1150；犁轮类型：限深轮；犁轮数量\t个：1","鄂2020465","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单侧铧体个数：4个，单体幅宽：40cm。 配套功率（kW）95.6~132.3；结构形式:悬挂式；翻转机构形式：液压式全翻转式。犁体类型：基本通用型，犁铧类型：可换向犁尖型，油缸数量：1个，外形尺寸（长×宽×高)：4250X2150X1650mm；犁体数量（个）:左右各4个；工作幅宽：1600mm。","T202113130322","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北鑫来机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300x2100x1850\n犁体数量（个）：左右各 3\n犁体幅宽（mm）：500\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（mm）：1500\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（cm）：10.0-35.0","T202113130413","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北鑫来机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4000x2200x1700\n犁体数量（个）：左右各 4\n犁体幅宽（mm）：400\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（mm）：1600\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（cm）：5.0-30.0","T202113130409","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：4300×2200×1720；翻转机构型式\t：液压式、半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量个：4×2；犁体幅宽mm\t：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1400；犁体纵向距离mm\t：1000；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1；油缸数量个：1","鄂2020285","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高):4050mm*2080mm*1740mm\n配套拖拉机标定功率:73KW-89KW\n犁体数量:左4个右4个\n犁体幅宽:400mm\n总工作幅宽:1600mm\n犁体纵向距离:870mm\n犁轮数量:1个\n限深轮调节范围:0mm-260mm","T202113130217","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南汉诺威实业有限公司","液压翻转犁","1LFY-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式  悬挂式 \n外形尺寸 （长×宽×高） mm 4500×2260×1800 \n翻转机构型式  液压式、全翻转式 \n犁体类型  基本（通用）型 \n犁体数量 个 4×2 \n犁体幅宽 mm 450 \n犁铧类型  通用型（凿型）、可换铧尖型 \n犁壁类型  栅条式 \n总工作幅宽 mm 1800 \n犁轮类型  限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 150～350 \n油缸型号  Φ70×240 \n油缸数量 个 1","T201961610006","2024-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：（2500X1590X1420）mm；机器质量：620kg；配套拖拉机标定功率：（66.2~88.2）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：3X2个；犁体工作幅宽:350mm;","T201941410021","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：（4080X2000X1760）mm；机器质量：1150kg；配套拖拉机标定功率：（117.6-132.3）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：4X2个；犁体工作幅宽:400mm;","T202041410034","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：（3935×2185×1770）mm；机器质量：1050kg；配套拖拉机标定功率：（95.6～132.3）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：3X2个；犁体工作幅宽:500mm;","T202141410057","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：（3100X2000X1550）mm；机器质量：860kg；配套拖拉机标定功率：（103-117.6）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：4X2个；犁体工作幅宽:350mm;","T202041410035","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：（3165x1665x1460）mm；机器质量：695kg；配套拖拉机标定功率：（95.6-110.3）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：8个；犁体工作幅宽:400mm;","豫2016111","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：（4935×2720×1770）mm；机器质量：1310kg；配套拖拉机标定功率：（132.3～176.5）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：4X2个；犁体工作幅宽:500mm;","T202141410058","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：2550×1650×1470mm  单体工作幅宽：350mm  液压翻转  铧体个数：6（左右各3个）","T201941410012","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：3550×1660×1700mm  单体工作幅宽：350mm  液压翻转  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","豫2018072","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：4620×2095×1800mm  单体工作幅宽：400mm  液压式、全翻转式  铧体个数：8（左右各4个）","T202041410114","2025-09-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：5310×2460×1790mm  单体工作幅宽：500mm  液压式、全翻转式  铧体个数：8（左右各4个）","T202041410113","2025-09-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：3900×2000×1800mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转  三点悬挂  铧体个数：6（左右各3个）","豫2018102","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：4530×2070×1700mm  单体工作幅宽：400mm  液压式、全翻转式  铧体个数：8（左右各4个）","T202041410112","2025-09-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：4650×2300×1850mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：8（左右各4个）","豫2018105","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式： 悬挂式 . 结构质量：950kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3820×2175×1705mm\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.\n犁体数量：3×2   犁体幅宽：500mm\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.     \n总工作幅宽：1500mm犁轮类型：限深轮.   犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：110-195mm.\n油缸型号：2#.   油缸数量：1个","T202041410067","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式 .  结构质量：1100kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4095×2055×1725 mm翻转机构型式：液压式、全翻转式.\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：4×2.   犁体幅宽：350（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1400（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：135-295（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：2#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202041410065","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式： 悬挂式、调幅犁.  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4065×1975×1980（单位：mm.允许偏差≤2%.）.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.结构质量：1150kg\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：3×2.   犁体幅宽：500（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1500、1200（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：190-395（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：3#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202041410068","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式、调幅犁.  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4515×2460×1720（单位：mm.允许偏差≤2%.）.结构质量：1650kg\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：4×2.   犁体幅宽：500（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：2000、1300（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围80-300（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：3#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202041410070","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","河南农有王农业装备科技股份有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LF-440型液压翻转犁,结构型式:悬挂式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4040×2170×1710mm,配套拖拉机标定功率：88.2～110.3kW,翻转机构型式:液压式、全翻转式,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:4×2个，犁体幅宽：400mm,犁铧类型:通用型（凿型）,犁壁类型:栅条式,总工作幅宽:1600mm,犁体纵向距离:800mm,犁轮类型:限深、运输一体轮,犁轮数量:1个，限深轮调节范围：180～250mm,油缸型号:φ70×150,油缸数量:1个","T202041410165","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","菏泽新亚机械设备有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","犁体幅宽:35cm；铧体个数：4铧；翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3700mm×1500mm×1590mm；配套拖拉机标定功率（KW）：88.2~102.9；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4+4；犁体幅宽（mm）：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽（mm）：1400；犁体纵向距离（mm）：700；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：120~320；油缸型号：HSGL01-80/dE；油缸数量（个）：1。","T202134340295","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑龙江德沃科技开发有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFT-450型液压翻转犁，结构型式：悬挂式调幅犁，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750×2800×1850mm，翻转机构型式：液压全翻转，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：4×2，犁体幅宽：450/500，犁铧类型：通用凿式、可换铧尖型，犁壁类型：栅条型，总工作幅宽：1800/2000mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：200-350cm，油缸型号：SGE90/45×240(翻转）SGE100/50×123(调幅），油缸数量：1；1","T20200606229","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑龙江德沃科技开发有限公司","液压翻转犁","1LFT-460A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFT-460A型液压翻转犁，结构型式：悬挂式调幅犁，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2400×1850mm，翻转机构型式：液压全翻转，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：4×2，犁体幅宽：530/600，犁铧类型：通用凿式、可换铧尖型，犁壁类型：栅条型，总工作幅宽：2120/2400mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：200-350cm，油缸型号：SGE90/45×240(翻转）SGE100/50×123(调幅），油缸数量：1；1","T20200606194","2025-12-11","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","犁铧个数3+3,外形尺寸：4000*2100*1750，工作幅宽：1500","T202023230026","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","犁体个数4+4，外形尺寸：4420*2400*1780，工作幅宽：1600","T202023230027","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","犁铧个数4+4，外形尺寸4850*1980*1790，工作幅宽2000","T202023230028","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑山县农丰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","1LF-350型液压翻转犁，结构型式悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）3950×2300×1800mm，配套拖拉机标定功率110.25-147KW，翻转机构型式液压全翻转式，犁体类型基本型，犁体数量左右各3个，犁铧类型可换铧尖型，犁壁类型栅条式，犁体幅宽500mm，总工作幅宽1500mm，犁体纵向距离1200mm，犁轮类型限深、运输一体轮。","T20202121140","2025-12-01","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","黑山县农丰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","1LF-450型液压翻转犁，结构型式悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）5030×2650×1800mm，配套拖拉机标定功率132.3-161.7KW，翻转机构型式液压全翻转式，犁体类型基本型，犁体数量左右各4个，犁铧类型可换铧尖型，犁壁类型栅条式，犁体幅宽500mm，总工作幅宽2000mm，犁体纵向距离1200mm，犁轮类型限深、运输一体轮。","T20202121139","2025-12-01","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称\t/\t1LF-335型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2650×1600×1650\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5～147\n翻转机构型式\t/\t液压式、半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t3+3\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1050\n犁体纵向距离\t㎜\t730\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\t70/35-160\n油缸数量\t个\t1","T202137370353","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","翻转铧式犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格\t/\t1LF-435\n结构型式\t/\t悬挂式液压翻转犁\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3260×2100×1450\n工作幅宽\t㎜\t1400\n与拖拉机连接方式\t/\t悬挂式\n翻转机构型式\t/\t液压\n翻转机构油缸型号\t/\t63/30-180\n翻转机构油缸数量\t/\t1\n犁体数量\t/\t4+4\n犁体类型\t/\t铧式犁\n犁体工作幅宽\t㎜\t350\n犁体调幅犁调整幅宽范围\t㎜\t不适用\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）类型\t/\t限深轮\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）数量\t/\t1+1\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）限深轮调节范围\t㎜\t0~250","鲁T2018074","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-445型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3670×2200×1550\n配套拖拉机标定功率\tkW\t88.23～132.35\n翻转机构型式\t/\t液压式；半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t4+4\n犁体幅宽\t㎜\t450\n犁铧类型\t/\t通用型(凿型)\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1800\n犁体纵向距离\t㎜\t800\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\tHSGL-01-63/35×160-E1501\n油缸数量\t个\t1","T202137370351","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","济宁神工机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LFT-445；结构型式：双向调幅犁；工作状态外形尺寸：3970*2020*1800mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转型式：液压；油缸型号：YD100-215；数量：1个；犁体数量：4+4；类型：栅条式；工作幅宽：不适用；调幅犁调整幅宽范围：350/400/450mm；犁轮类型：橡胶轮；数量：1个；限深轮调节范围：120-330mm；其他油缸型号数量：不适用","鲁T2017103","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFY-446型液压翻转犁；配套动力范围（kW）：103～117.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4700×2240×1820；犁体幅宽：460；犁体数量（个）：4×2；翻转机构型式：液压式、全翻转；总工作幅宽：1840。","T202041410116","2025-09-26","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:39cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFYT-360型液压翻转调幅犁；配套动力范围（kW）：95.6～117.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3880×2165×1820；犁体幅宽：最小：390，最大：600；犁体数量（个）：3×2；翻转机构型式：液压翻转；总工作幅宽：1170、1800。","T202041410115","2025-09-26","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：89-112；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4102×1870×1700；结构质量（kg）：1180；犁体数量（个）：8个(左右各4个)；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：1400×1840。","豫2017162","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-454","翻转犁:是 ;犁体幅宽:54cm;铧体个数:4铧 ","翻转机构型式：液压翻转；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4340×2140×1830；犁体数量（个）：8(左右各4个)；犁体工作幅宽(㎜)540；调幅犁调整幅宽范围：1600×2160。","豫2017163","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:44/50cm;铧体个数:3铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 3450×1920×1720;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:3+3;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:1320/1500mm;犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ70/40-240;油缸数量：1个","T201937370043","2024-10-24","132","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53/60cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 5120×2910×1960;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:4+4;犁体工作宽幅：530、600mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2120/2400mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ090/45-234、DZ100/50x0280;油缸数量：2个","T202037370300","2025-12-29","147","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：2710*1320*1660，犁体数量：6（3*2）;犁体幅宽：350mm;","T202141410030","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：3560*1595*1670；犁体数量：8（4*2）；犁体幅宽：350mm。","T202141410032","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：3065*1750*1735；犁体数量：3*2；犁体幅宽350mm；","T202141410029","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：4025*2135*1765；犁体数量4*2；","T202141410027","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸：3600*2200*1670；犁体数量：左右各3个。调幅犁调整范围：35-50cm；","豫2018015","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：4590*2780*1750；犁体数量：左右各4个。调幅犁调整范围：35-50cm.","豫2018013","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","南阳向阳红农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LFY-435；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高》mm：3280×2060×1515；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：型式：液压；油缸型号：Ф63×200(mm)油缸数量：1个 ；犁体：数量8(左右各4个)；类型：基本型；工作幅宽：350mm；犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)；类型：限深轮；数量：2；调节范围mm：85~300；","豫2018137","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-360型液压翻转犁结构型式：悬挂式工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4030×1990×1780mm配套拖拉机标定功率：81.6～131.4kW翻转机构型式：液压全翻转式犁体类型：基本（通用）型犁体数量：3×2个犁体幅宽：600mm犁铧类型：可换铧尖型犁壁类型：栅条式总工作幅宽：1800mm犁体纵向距离：1250mm犁轮类型：限深、运输一体轮犁轮数量：1个限深轮调节范围：0～200mm油缸型号：Φ80-40-210油缸数量：1个","T202142420145","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-435液压翻转犁结构型式：悬挂式工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3820×1650×1390mm配套拖拉机标定功率：80.9～95.6kW翻转机构型式：液压式；全翻转式犁体类型：基本（通用）型犁体数量：左4右4个犁体幅宽：350mm犁铧类型：通用型（凿型）犁壁类型：栅条式总工作幅宽：1400mm犁体纵向距离：900mm犁轮类型：限深轮犁轮数：2个限深轮调节范围：0～200mm油缸型号：Φ63-32-185油缸数量：1个","T202013130363","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-440型液压翻转犁结构型式：悬挂式工作状态外形尺寸（长×宽×高）4140×2110×1710mm配套拖拉机标定功率81.6～131.4kW翻转机构型式：液压全翻转式犁体类型：基本（通用）型犁体数量4×2个犁体幅宽400mm犁铧类型：通用型(凿型)犁壁类型：栅条式总工作幅宽1600mm犁体纵向距离1030mm犁轮类型：限深、运输一体轮犁轮数量：1个限深轮调节范围0～200mm油缸型号：Φ80-40-210油缸数量1个","T202142420146","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-450液压翻转犁结构型式：悬挂式工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4665X2565X1750mm配套拖拉机标定功率：117.6-154.5kW翻转机构型式：液压式 ；全翻转式犁体类型：基本（通用）型犁体数量：左右各4个犁体幅宽：500mm犁铧类型：可换铧尖型犁壁类型：栅条式总工作幅宽：2000mm犁体纵向距离：1100mm犁轮类型:限深、运输一体轮犁轮数量:1个限深轮调节范围：0-300mm油缸型号：Ф80-40-205油缸数量：1个","T201913130098","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：4200×1600×1700 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：94.2-157 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、半翻转式 ；\n犁体数量 个： 4×2 ；\n犁体幅宽 mm ：350 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 1400 ；\n犁体纵向距离 mm ：1000 ；","鄂2020282","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式 ：悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 4200×1950×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：117.6-154.35 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、半翻转式 ；\n犁体数量 个 ：3×2 ；\n犁体幅宽 mm ：500 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 1500 ；\n犁体纵向距离 mm： 1200 ；","鄂2020281","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县新达农机机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长3800X宽1950X高1500）mm，配套拖拉机标定功率88.2kw~132.3kw，犁体数量左右各4个共8个，犁体幅宽350mm，总工作幅宽1400mm，犁体纵向距离825mm。","T202113130612","2026-10-21","103","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","宁晋县新达农机机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长5400X宽2550X高1780）mm，配套拖拉机标定功率102.9kw~169.1kw，犁体数量左右各4个共8个，犁体幅宽500mm，总工作幅宽2000mm，犁体纵向距离1178mm。","T202113130613","2026-10-21","103.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3560mm*1798mm*1750mm；机器质量1191kg；配套拖拉机标定功率≥88.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量3+3；犁体工作幅宽500mm；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽500mm","2019TJ677","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸3910×2280×1770mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量3+3；犁体幅宽600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1800mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370031","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3720mm*1680mm*1468mm；机器质量810kg；配套拖拉机标定功率≥73.5kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽350mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮","2018TJ551","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）3960mm*1980mm*1750mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号70-40-240-460，数量1支；犁体数量4+4；犁体类型栅条式；犁体工作幅宽350mm；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个；限深轮调节范围80-300mm","鲁T2017155","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）4430mm*2000mm*1780mm；机器质量1460kg；配套拖拉机标定功率110.3-125.0kw四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽1600mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮；作业效率≥0.9 hm²/h","鲁T2016109","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4620mm*1978mm*1750mm；机器质量1430kg；配套拖拉机标定功率≥110.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽450mm；最大耕深32cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽450mm","2019TJ676","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸4510×2670×1770mm；配套拖拉机标定功率133～169kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2000mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370029","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-460F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:4铧 ","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸5010×2860×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2400mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370032","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46/53/60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸3900×2300×1770mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量3+3；犁体幅宽460/530/600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1380/1590/1800mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370028","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-3A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:3铧 ","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）3520mm*2050mm*1800mm；机器质量1310kg；配套拖拉机标定功率（99.2-110.3）四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量3+3；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮","鲁T2016106","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-4","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）4500mm*2550mm*1800mm；机器质量1760kg；配套拖拉机标定功率99.2-117.6KW四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮","鲁T2016110","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46/53/60cm;铧体个数:4铧 ","结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸5080×2890×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽460/530/600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1840/2120/2400mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370030","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-4A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45cm;铧体个数:4铧 ","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）4440mm*2070mm*1780mm；机器质量1560kg；配套拖拉机标定功率（110.3-125.0）KW四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作宽度35/40/45cm有级可调；最大耕深32cm；犁轮类型限深轮","鲁T2016107","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","任丘市连玉农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5220×2150×1820；\n配套拖拉机标定功率kW：132.4-205.9；\n翻转机构型式\t：液压全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：4×2；\n犁体幅宽\tmm：500；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2000；\n犁体纵向距离\tmm：1200；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n油缸数量\t个：1","T202142420259","2026-11-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","犁体工作幅宽(MM):350；犁体数量:左右各4个；与拖拉机联接方式:三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4620mm×2150mm×1900mm;翻转机构型式:液压式","冀2017T—016","2021-12-31","91.90","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","犁体工作幅宽(MM):500；犁体数量:左右各4个；与拖拉机联接方式:三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4476mm×2456mm×1900mm;翻转机构型式:液压式；","冀2017T—015","2021-12-31","117.60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","汝南县广源车辆有限公司","液压双向翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","配套动力66.1-80.8kW 犁体工作幅宽 35cm","豫2018140","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","型号名称/1LF-340型液压翻转犁\n结构型式/悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）3460×1800×1800㎜\n配套拖拉机标定功率88.2～95.6kW\n翻转机构型式/液压式 、全翻转式\n犁体类型/基本（通用）型\n犁体数量3×2个\n犁体幅宽400㎜\n犁铧类型/通用型（凿型）、可换向铧尖型\n犁壁类型/栅条式\n总工作幅宽1200㎜\n犁体纵向距离900㎜\n犁轮类型/限深、运输一体轮\n犁轮数量1个\n限深轮调节范围180～270㎜\n油缸型号90#/\n油缸数量1个","T202041410010","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称/1LF-440型液压翻转犁\n结构型式/悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）4310×2170×1770㎜\n配套拖拉机标定功率110.3～117.6kW\n翻转机构型式/液压式 、全翻转式\n犁体类型/基本（通用）型\n犁体数量4×2个\n犁体幅宽400㎜\n犁铧类型/通用型（凿型）、可换铧尖型\n犁壁类型/栅条式\n总工作幅宽1600㎜\n犁体纵向距离900㎜\n犁轮类型/限深、运输一体轮\n犁轮数量1个\n限深轮调节范围80～250㎜\n油缸型号/90#\n油缸数量1个","T202041410009","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","山东奥龙农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4400×2070×1820mm；配套拖拉机标定功率：110.3～154.4kW；翻转机构型式；液压式、半翻转式；犁体类型：通用型；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：400mm；犁铧类型：梯型、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：1600mm；犁体纵向距离：920mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：90-45-240；油缸数量：1个。","T201937370046","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","山东奥龙农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4400×2070×1820mm；配套拖拉机标定功率：110.3～154.4kW；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：通用型；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：350、400mm；犁铧类型：梯型、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：1400、1600mm；犁体纵向距离：940、920mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：90-45-240；油缸数量：1个。","T201937370047","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","山东奥龙农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4380×2550×1820mm；配套拖拉机标定功率：117.6～154.4kW；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：通用型；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：450、500mm；犁铧类型：梯型、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：1800、2000mm；犁体纵向距离：890、865mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：90-45-240；油缸数量：1个。","T201937370049","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：双向调幅犁；犁体数量:4+4;犁体调幅犁调整幅宽范围：350/400/450/500mm;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4560×2500×1750mm;与拖拉机连接方式:悬挂式;翻转机构型式:液压;翻转机构油缸型号:80×70×250;翻转机构油缸数量:1;犁体类型:栅条犁;犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型:橡胶轮;犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围:80～420mm","鲁T2017139","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-435翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t4100x2350x1750 \n配套拖拉机标定功率\tkW\t99.3-132.3\n翻转机构形式\t/\t液压式☑     机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t4+4\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t组合式  栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1400\n犁体纵向距离\t㎜\t880\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-300\n油缸型号\t/\tø80-485\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370180","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","山东鑫港新能源科技有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式，外形尺寸3000*1600*1500mm，机器质量660kg，拖拉机标定功率≥73.5kw，翻转机构形式液压，犁体数量4+4个，工作幅宽,1400mm，犁铧类型：通用型，犁壁类型：整体式.犁体纵向距离60cm，，犁轮类型限深轮，数量2个，限深轮调节范围0~20，单体幅宽35cm.","2019TJ671","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LFY-435\n结构型式：液压翻转\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）3750×2165×1605\n与拖拉机配套连接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压\n翻转机构油缸型号：Φ70×150（mm）\n翻转机构油缸数量（个）：1\n犁体数量（个）：8（左右各4个）\n犁体类型：基本型\n犁体工作幅宽（mm）：350\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（mm）：130～250","豫2017177","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFYS-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","型号名称; 1LFYS-340型液压翻转犁\n结构型式:悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）(㎜):3015×1800×1660\n配套拖拉机标定功率(kW):80.9～102.9\n翻转机构型式:液压式 、全翻转式\n犁体类型:基本（通用）型\n犁体数量(个)：3×2\n犁体幅宽（㎜）：400\n犁铧类型：通用型（凿型）\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（㎜）：1200\n犁体纵向距离（㎜）：790\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（㎜）：245～320\n油缸型号：70×40×205（405）\n油缸数量（个）：1","T202041410078","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFYS-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称; 1LFYS-435型液压翻转犁\n结构型式:悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）(㎜):3660×2075×1660\n配套拖拉机标定功率(kW):102.9～132.3\n翻转机构型式:液压式 、全翻转式\n犁体类型:基本（通用）型\n犁体数量(个)：4×2\n犁体幅宽（㎜）：350\n犁铧类型：通用型（凿型）\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（㎜）：1400\n犁体纵向距离（㎜）：760\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（㎜）：90～270\n油缸型号：70×40×250（470）\n油缸数量（个）：1","T202041410075","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFYS-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称; 1LFYS-445型液压翻转犁\n结构型式:悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）(㎜):4250×2445×1780\n配套拖拉机标定功率(kW):132.3～161.7\n翻转机构型式:液压式 、全翻转式\n犁体类型:基本（通用）型\n犁体数量(个)：4×2\n犁体幅宽（㎜）：450\n犁铧类型：可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（㎜）：1800\n犁体纵向距离（㎜）：805\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（㎜）：155～300\n油缸型号：70×40×250（470）\n油缸数量（个）：1","T202041410076","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转三铧犁","1LYF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号规格：1LYF-335\n结构型式：液压翻转双向犁\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）2600×1400×1300\n与拖拉机配套连接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压翻转\n翻转机构油缸型号：Φ50×150(mm)\n翻转机构油缸数量（个）：1\n犁体数量（个）：6（左右各3个）\n犁体类型：基本型\n犁体工作幅宽（mm）：350\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：1\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（mm）：120～280","豫2017149","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市宏鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸：（长X宽X高）mm:4060X2150X1730;结构形式：悬挂式；翻转机构形式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；单犁体幅宽：（cm）40；单侧犁体数量：（个）4；犁轮数量（个）：1；犁轮类型：限深轮；犁壁类型：栅条式","T202141410072","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：2350×1330×1550；结构形式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：35；单侧犁体个数：3；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；","T202041410014","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：3815×2155×1850；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：3×2；犁体幅宽㎜：\n500；","T202141410154","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4080×2290×1700；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：4×2；犁体幅宽㎜：\n400；","T202141410155","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4100×1880×1620；结构型式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：50；单侧犁体个数：4；与拖拉机连接方式：悬挂式；","T202041410013","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转四铧犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸(长×宽×高)mm：3600×1810×1400；结构型式：液压翻转；犁体数量个：8（4+4）；犁体工作幅宽mm：350；","豫2016141","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFD-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:3855×2355×1795；与拖拉机配套动力kW:102.9~117.6；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):4×2；犁体幅宽(CM):40；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1600；犁体纵向距离（mm）：805","T202041410023","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:4215×2410×1870；与拖拉机配套动力kW:110.3~121.3；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):4×2；犁体幅宽(CM):50；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：2000；犁体纵向距离（mm）：875","T202041410022","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:3120×2050×1490；与拖拉机配套动力kW:88.2~95.5；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):4×2；犁体幅宽(CM):35；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1400；犁体纵向距离（mm）：590","T202041410025","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:液压翻转；外形尺寸MM:4110×1280×1710；与拖拉机配套动力KW:102.9-117.6；犁体数量(个):主犁8个(4+4)副犁8个(4+4)；犁体工作幅宽(CM):40","豫2017212","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","翻转犁","1LFYS-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）：4×2    犁体幅宽（㎜）：350\n翻转机构型式：液压式 、全翻转式；结构型式：悬挂式；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；总工作幅宽：1400mm；油缸型号：HSG63/75-35/16MPa；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3885×2112×1750mm；配套拖拉机标定功率：95.6～117.6KW；","T202041410083","2025-06-29","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","唐河县大华机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：液压翻转；与拖拉机连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3095×2130×1590mm；犁体工作幅宽：350mm；犁体数量：8（左右各4）个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮。","豫2018152","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽40cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量4+4.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；350/400/450/500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；100-260.翻转油缸1根.","鲁T2017161","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LFT-4","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽40cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量4+4.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；350/400/450/500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；100-260.翻转油缸1根.","鲁T2017159","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","潍坊耕王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-4","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式；外形尺寸：4950×2300×1800mm；配套拖拉机标定功率：≥154.4kW；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2000mm；犁体纵向距离：1025mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：60-350mm；油缸型号：80×45-200；油缸数量：1个。","GZNJ/TJ 2019-162","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","邢台中农耕耘农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：4220×2220×1805；\n配套拖拉机标定功率\tkW\t：110.2-132.4；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左3右3；\n犁体幅宽\tmm\t：500；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：1500；\n犁体纵向距离\tmm\t：1100；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个\t：1；\n限深轮调节范围\tmm：\t50-260；\n油缸规格\t：Φ80-40-210；\n油缸数量\t个\t：1；","T202113130474","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","邢台中农耕耘农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：4920×2425×1805；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3-161.8；\n翻转机构型式：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左4右4；\n犁体幅宽\tmm\t：500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：2000；\n犁体纵向距离\tmm\t：1000；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm\t：0-230；\n油缸规格\t：HSG90-45-240；\n油缸数量\t个：1；","T202113130473","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","配套动力范围（kW）：73.5-88.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2330×1525×1470；结构质量（kg）:630；犁体数量（个）：3×2；翻转机构型式：液压式","T202041410080","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-335D","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:2795×1677×1710；配套动力（KW）:73.5-88.2；犁体幅宽（mm）：350；犁体数量（个）：3×2","T202141410140","2026-10-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","配套动力范围（kW）：102.9-132.3；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3990×2180×1750；犁体数量（个）：3×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410249","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：80.9-103；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3100×1950×1565；结构质量（kg）:810；犁体数量（个）：4×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410079","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-435D","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:4135×2055×1750；配套动力（KW）:80.9-102.9；犁体幅宽（mm）：350；犁体数量（个）：4×2","T202141410141","2026-10-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：88.2-117.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4770×2200×1750；结构质量（kg）:1220；犁体数量（个）：4×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410072","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFD-335型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2805×1625×1710；配套拖拉机标定功率（kW）：73.5～95.5；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1050；犁体纵向距离（mm）：660；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：140～270；油缸型号：63×35；油缸数量（个）：1.","T202141410016","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-345","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFD-345型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3432×1789×1760；配套拖拉机标定功率（kW）：88.2～102.9；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：450；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1350；犁体纵向距离（mm）：935；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：120～210；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202141410009","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFD-350型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3820×2110×1840；配套拖拉机标定功率（kW）：95.5～132.3；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：500；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1500；犁体纵向距离（mm）：925；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：160～245；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202041410018","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFD-440型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4130×2180×1750；配套拖拉机标定功率（kW）：102.9～132.3；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1600；犁体纵向距离（mm）：850；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：120～210；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202041410017","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFD-445型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4250×2220×1760；配套拖拉机标定功率（kW）：132.3～161.7；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：450；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1800；犁体纵向距离（mm）：890；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：110～200；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202041410011","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFS-340型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2510×1480×1470；配套拖拉机标定功率（kW）：73.5～80.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1200；犁体纵向距离（mm）：730；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：175～265；油缸型号：63×35；油缸数量（个）：1.","T202041410020","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFS-440型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3610×2020×1580；配套拖拉机标定功率（kW）：88.2～110.3；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1600；犁体纵向距离（mm）：775；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：170～260；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202041410019","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-355","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFT-355型液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3860×2140×1760；配套拖拉机标定功率（kW）：102.9～123.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：最小400、最大550；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最小1200、最大1650；犁体纵向距离（mm）：955；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：110～205；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202141410034","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-345","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","型号规格:1LYF-345;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2950×1450×1400;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):6(3+3);犁体工作幅宽(mm):450;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120~320.","豫2017086","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格:1LYF-435;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3350×1600×1450;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(mm):350;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120~300.","豫2017091","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号规格:1LYF-445;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3500×1600×1500;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(mm):450;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120~320.","豫2017087","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","犁体数量（个）主：3x2；副：3x2，工作幅宽（mm):500","新2018253","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）主：4x2；副：4x2，工作幅宽（mm):400","新2017092","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）主：4x2；副：4x2，工作幅宽（mm):500","GZNJ/TJ 2019-246","2024-08-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-J353","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长x宽x高）mm：3400x1920x1750; 犁体数量主：3x2:副：3x2 ，犁体幅宽（mm):530","T202161610112","2026-05-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-J440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）mm:4400×2100×1750,犁体数量:主：4×2；副：4×2,犁体幅宽mm:400","T202161610113","2026-05-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[392,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","犁体数量（个）主：3x2；副：3x2，工作幅宽（mm):450、500、550、600","新2018255","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[393,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）主：4x2；副：4x2，工作幅宽（mm):350、400、450、500","新2017088","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[394,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）主：4x2；副：4x2，工作幅宽（mm):450、500、550、600","新2018259","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[395,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-G460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高)mm:5500×2850×2000,犁体数量(个）：主：4×2；副：4×2，犁体幅宽（mm):600","T202161610115","2026-05-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[396,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFD-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）2755×1850×1730；配套拖拉机标定功率（kw)58.8-88.2；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）3×2；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（mm)722；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）、可换铧尖型","T202141410111","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[397,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFD-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3250×1935×1570；配套拖拉机标定功率（kw)73.5-95.5；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）4×2；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（mm)830；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202141410109","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[398,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFS-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）2410×1525×1460；配套拖拉机标定功率（kw)58.8-88.2；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）3×2；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（mm)600犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202041410007","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[399,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFS-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3590×2155×1760；配套拖拉机标定功率（kw)102.9-132.3；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）3×2；犁体工作幅宽（㎜）500；犁体纵向距离（mm)600；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）、可换铧尖型","T202041410004","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[400,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFS-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）4070×2180×1760；配套拖拉机标定功率（kw)110.2-132.3；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）4×2；犁体工作幅宽（㎜）400；犁体纵向距离（mm)886；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）、可换向铧尖型","T202041410006","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[401,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式（/)悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3520×2015×1745；配套拖拉机标定功率（kw)102.9-132.3；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）3×2；犁体工作幅宽（㎜）最小300、最大500；犁体纵向距离（mm)950；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）、可换铧尖型","T202141410110","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[402,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFT-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ","结构型式（/)悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）4430×2450×1760；配套拖拉机标定功率（kw)110.2-132.3；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）4×2；犁体工作幅宽（㎜）460；犁体纵向距离（mm)885；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）、可换铧尖型","T202041410005","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[403,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-345","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","型号规格：1LFY-345；结构型式：液压翻转；外形尺寸(长×宽×高)mm：2560×1630×1430；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：DG-J63CE.E；翻转机构油缸数：1个；单侧铧体个数：3铧；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：450mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：425～480mm。","豫2017109","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[404,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","规格型号：1LFY-445；配套动力（kw）：88.2-102.9;外形尺寸（长×宽×高）mm：3600×2200×1550；结构质量（kg）：1000；犁体数量（个）：8（4＋4）；翻转机构型式;液压翻转；犁体工作幅宽mm：450；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围(mm):350～480。","豫2017110","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[405,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构形式/悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）/4115×2000×1760mm；配套拖拉机标定功率/88.2～132.4kW；翻转机构形式/液压式、全翻转式；犁体类型/基本型；犁体数量/3×2个；犁体幅宽/500mm；犁铧类型/通用型、可换铧类型；犁壁类型/栅条式；总工作幅宽/1500mm；犁体纵向距离/1090mm；犁轮类型/限深、运输一体轮；犁轮数量/1个；限深轮调节范围/150～300mm；油缸型号/1LFT-440_6_1；油缸数量/1个。","T202041410217","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[406,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称/1LFT-440型液压翻转调幅犁；结构型式/悬挂式调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）/4450×2330×1750㎜；配套拖拉机标定功率/95.6～147.1kW；翻转机构型式/液压式、全翻转式；犁体类型/基本（通用）型；犁体数量/4×2个；犁体幅宽/400㎜；犁铧类型/通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型/栅条式；总工作幅宽/1400、1800㎜；犁体纵向距离/917㎜；犁轮类型/限深运输一体轮；犁轮数量/1个；限深轮调节范围/240～300㎜；油缸型号/70/40-240；油缸数量/1个。","T201941410034","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[407,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LFT-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ","结构型式/悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）/4420×2340×1750mm；配套拖拉机标定功率/110.3～147.1kW；翻转机构型式/液压式、全翻转式；犁体类型/基本型；犁体数量/4×2个；犁体幅宽/460mm；犁铧类型/通用型、可换铧尖型；犁壁类型/栅条式；总工作幅宽/1840mm；犁体纵向距离/893mm；犁轮类型/限深、运输一体轮；犁轮数量/1个；限深轮调节范围/150～300mm；油缸型号/1LFT-440_6_1；油缸数量/1个。","T202041410194","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[408,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50-60cm;铧体个数:4铧 ","结构形式/悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸(长×宽×高)/4975×2880×1760mm；配套拖拉机标定功率/132.4～176.4kW；翻转机构形式/液压式、全翻转式；犁体类型/基本型；犁体数量/4×2个；犁体幅宽/最小500、最大600mm；犁铧类型/通用型、可换铧尖型；犁壁类型/栅条式；总工作幅宽/最小2000、最大2400mm；犁体纵向距离/1090mm；犁轮类型/限深、运输一体轮；犁轮数量/1个；限深轮调节范围/150、290mm；油缸型号/1LFT-550_6_1；油缸数量/1个。","T202041410215","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[409,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","保定飞鹰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-546","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5600×3090×1780；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量个：5×2；犁体幅宽mm：460；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：2300；犁体纵向距离mm：1210；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1；油缸数量\t个：1","T202142420143","2026-04-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[410,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转五铧犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：双向犁；外形尺寸：4200*2100*1420mm;机器质量：1010kg;配套动力：91.9-102.9kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：10（左、右各5）个；单体工作幅宽：35cm；耕深：22-30cm.","T202013130379","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[411,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","德州隆丰农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 5680×2980×1820 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 161.7-220.6 ；\n翻转机构型式 ： 液压式；全翻转式；\n犁体数量 个： 5×2 ；\n犁体幅宽 mm ：500 ；\n总工作幅宽 mm ：2500 ；\n犁体纵向距离 mm ：1200 ；","鄂2020353","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[412,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","翻转犁","1LFD-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:55cm;铧体个数:5铧 ","犁体幅宽55/60cm,5铧液压翻转犁。","T202037370037","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[413,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","高密德隆汽车配件制造有限公司","翻转犁","1LFY-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","犁体幅宽45/50cm,5铧液压翻转犁。","T202037370039","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[414,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-546","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽:460mm、主犁体数:左右各5组、副犁体数:左右各5组、配套动力:176.4-205.8kW、重量:1840kg、工作幅宽:2300-2550mm、外观尺寸(长×宽×高):5280×3550×1720mm、最大耕深:420mm","冀2017T—256（续）","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[415,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","型号名称\t/\t1LF-540液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t5700×2500×1780\n配套拖拉机标定功率\tkW\t147-191.1\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各5\n犁体幅宽\tmm\t400\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t2000\n犁体纵向距离\tmm\t942\n犁轮类型\t/\t限深、运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0-260\n油缸规格\t/\tΦ80/95-220\n油缸数量\t个\t1","T202113130513","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[416,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北航悦植保机械有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5750×2600×1780；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：5×2；\n犁体幅宽\tmm\t：450；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm\t：2250；\n犁体纵向距离\tmm\t：950；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；","鄂2020471","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[417,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：4825×2440×1710mm,机器质量：1404kg，配套拖拉机标定功率：117.13-146.41kW","T201913130009","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[418,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：450mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：5995×2775×1845mm,机器质量：1750kg，配套拖拉机标定功率：161.6-190.34kW","T201913130010","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[419,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各5个\n外形尺寸：6280×3030×1850mm,机器质量：2000kg，配套拖拉机标定功率：161.7-205.9kW","T202113130404","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[420,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LFK-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各5个\n外形尺寸：6280×3030×1850mm,机器质量：2000kg，配套拖拉机标定功率：161.7-205.9kW","T202113130405","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[421,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各5个\n外形尺寸：5250×2930×1850mm,机器质量：1800kg，配套拖拉机标定功率：161.7-205.9kW","T202113130402","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[422,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：5995×3585×1865mm,机器质量：2082kg，配套拖拉机标定功率：161.06-190.34kW","T201913130011","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[423,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-660","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:6铧 ","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各6\n外形尺寸：6190×3505×1865mm,机器质量：2268kg，配套拖拉机标定功率：204.98-248.9kW","T201913130012","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[424,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构形式 ： 双向犁 ；\n外形尺寸(长×宽×高) mm ：4500×2300×1700 ；\n与拖拉机联接方式 ： 悬挂式 ；\n翻转机构（型式）： 液压式 ； \n犁体（数量） ： 5×2 ；\n犁体（类型） ：栅条 ；\n犁体（工作幅宽） mm ：350 ；","GZNJ/TJ 2018-101","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[425,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 5435×2650×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 109.5～162 ；\n翻转机构型式 ： 液压式 ；\n犁体类型 ：基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：大犁：5×2；小犁：5×2 ；\n犁体幅宽 mm ：450 ；\n犁铧类型 ：可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：2250 ；\n犁体纵向距离 mm： 940 ；","GZNJ/TJ 2019-230","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[426,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式，调幅犁 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜： 5580×3150×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：132.3～176.4 ；\n翻转机构型式： 液压式；全翻转式 ；\n犁体类型： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：左右各5 ；\n犁体幅宽 ㎜： 450 500 ；\n犁铧类型 ： 可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 ㎜ ：2250 2500 ；\n犁体纵向距离 ㎜： 900 ；","T201913130041","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[427,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式，调幅犁 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ ：5930×3120×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW ：160.6～219 ；\n翻转机构型式 ：液压式；全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个： 左右各5 ；\n犁体幅宽 ㎜ ：500 600 ；\n犁铧类型  ：可换铧尖型 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 ㎜ ：2500 3000 ；\n犁体纵向距离 ㎜ ：1050 ；","T201913130040","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[428,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-660B","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:6铧 ","结构型式 ： 半悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 9250×3560×2030； \n配套拖拉机标定功率 kW ：193.8-298.2 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、全翻转式 ；\n犁体类型 ： 基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：6×2 ；\n犁体幅宽 mm ：450/500/550/600 ；\n犁铧类型 ：可换犁尖型 ；\n犁壁类型 ：栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：最大：3600 最小：2700 ；\n犁体纵向距离 mm ：1100；","鄂2020289","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[429,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯肯农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4610×2570×1800；\n翻转机构型式\t：液压式、全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：5×2；\n犁体幅宽\tmm：400；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2000；\n犁体纵向距离\tmm：800","鄂2020267","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[430,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯肯农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5770×1950×1800；\n翻转机构型式：液压式、全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：5×2；\n犁体幅宽\tmm：500；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2500；\n犁体纵向距离\tmm：1050；","鄂2020149","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[431,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北凯肯农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5930×3120×1800；\n翻转机构型式\t：液压式、全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：5×2；\n犁体幅宽\tmm：最小：500；最大：600；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽mm：最小：2500；最大：3000；\n犁体纵向距离\tmm：1050；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1","鄂2020150","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[432,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）4300×2070×1750 mm  配套拖拉机标定功率  88.2-110.3  kW  犁体数量  左5，右5个  犁体幅宽 350 mm 犁壁类型  栅条式  总工作幅宽  1750 mm  犁体纵向距离  710 mm","T202113130453","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[433,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 4800×2210×1850mm 配套拖拉机标定功率 130-162 kW 翻转机构型式 液压式 犁体类型 基本（通用）型 犁体数量 左5，右5个 犁体幅宽 400mm 犁铧类型 可换铧尖型 犁壁类型 栅条式 总工作幅宽 2000mm犁体纵向距离 840mm 犁轮类型 限深、运输一体轮 限深轮调节范围 0-350mm 油缸规格 80-475","T202013130017","2025-07-19","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[434,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称  1LF-550 液压翻转双向犁 结构型式 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 6420×2690×1930mm 配套拖拉机标定功率 147-192kW 翻转机构型式 液压式 犁体类型 基本（通用）型 犁壁类型 栅条式 总工作幅宽 2500mm 犁体纵向距离1080mm 犁轮类型 限深、运输一体轮 限深轮调节范围 30-270mm 油缸规格1个","T202113130212","2026-05-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[435,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北力拉农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 悬挂式、调幅犁 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 6360×2750×1930mm 配套拖拉机标定功率 147-192kW 翻转机构型式液压式 犁体类型 基本（通用）型 犁体数量 左5个，右5个 犁体幅宽 500mm、450mm、400mm、350mm 犁铧类型 可换铧尖型 犁壁类型 栅条式 总工作幅宽 2500mm、2250mm、2000mm、1750mm 犁体纵向距离 1090 mm 犁轮类型 1个 犁轮数量1个 限深轮调节范围 50-300mm 油缸规格90","T202113130216","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[436,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;4730×2500×1730；配套拖拉机标定功率kW：117.7-147.1；翻转机构型式：液压式； 犁体类型：基本(通用)型；犁体数量：左5右5；犁体幅宽mm:350；犁铧类型：通用型；犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：1750；犁体纵向距离mm：835；犁轮类型；限深.运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：20-320:油缸型号：HSG80×50×160；油缸数量：1：","T201913130093","2024-12-08","147.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[437,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;5610×2750×1800；配套拖拉机标定功率kW：147.1～209.5；翻转机构型式：液压式：全翻转式； 犁体类型：基本(通用)型；犁体数量：左5右5；犁体幅宽mm:450；犁铧类型：可换铧尖型 犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：2250；犁体纵向距离mm：1000；犁轮类型；限深.运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：20-240:油缸型号：HSG80-50-160；油缸数量：1：","T202013130128","2025-10-15","209.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[438,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4820×2200×1760；\n翻转机构型式\t：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个\t：5×2；\n犁体幅宽\tmm：350；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1750；\n犁体纵向距离\tmm\t：900；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1","鄂2020470","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[439,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁体幅宽:35cm； 铧体个数:5（对）铧,结构型式：悬挂式,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4500×2450×1750mm,配套拖拉机标定功率：132.3~161.7KW，翻转机构型式:液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左5个 右5个，犁铧类型：梯型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1750mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0~150mm,油缸型号：63/35-210-420，油缸数量：1个。","T202013130425","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[440,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2700×1750mm；配套拖拉机标定功率：132.3-176.4kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各5个；犁体幅宽：450mm；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2250mm；犁体纵向距离：920mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：130-250mm；油缸规格：95/50-180；油缸数量：1个。","T202113130532","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[441,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式，调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5350×2950×1750mm；配套拖拉机标定功率：161.7-220.5kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各5个；犁体幅宽：最大：500mm，最小：350mm；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：最大：2500mm，最小：1750mm；犁体纵向距离：860mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：100-300mm；油缸规格：105/45-240；油缸数量：1个。","T202113130531","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[442,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4420*1970*1720、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:350","冀2017T—080","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[443,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFK-540 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5440×2630×1850；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左5右5；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：200；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ80×40；油缸数量（个）：1","T202113130252","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[444,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFK-550 液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5750×2600×1780；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各5；犁体幅宽（mm）：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：2500；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130020","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[445,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFT-560 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5750×3100×1950；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各5；犁体幅宽（mm）：450、500、550、600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最大：3000，最小：2250；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130017","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[446,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-660","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:6铧 ","型号名称：1LFT-660 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6750×3700×1950；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各6；犁体幅宽（mm）：450、500、550、600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最大：3600，最小：2700；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T201913130016","2024-08-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[447,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：双向犁、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3600*2000*1540、机器质量（kg）:860、配套拖拉机标定功率（kw）:73.5~88.2、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、犁体数量（个）：10、犁体工作幅宽（mm）:350、犁体纵向距离（cm）:45、最大耕深（cm）:28","冀2018T—026（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[448,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北神禾农业机械有限公司","翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称 / 1LF-545翻转犁；结构型式 / 悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 6250*3140*1880；配套拖拉机标定功率 kw 110.2-176.5；翻转机构型式 / 液压式：全翻转式；犁体类型 / 基本(通用)型,犁体数量 个 左5、右5；梨体幅宽 mm 450 ；犁铧类型 / 可换铧尖型；犁壁类型 / 栅条式；总工作幅宽 mm 2250；犁体纵向距离 mm 923；犁轮类型 / 限深、运输一体轮；犁轮数量 个 1；限深轮调节范围 mm 0-270；油缸型号 /  80/95-50-235；油缸数量 个 1；","T202113130182","2026-05-23","176.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[449,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转双向犁","1LF-A535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","单犁体幅宽：350mm，犁体数量：左右各5个","冀2017T—133（续）","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[450,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LTF-545型液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5240mm×2020mm×1700mm 配套拖拉机标定功率：150-220kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：5×2个， 犁体幅宽：450mm","T202142420154","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[451,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转犁","1LTF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LTF-550液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）6140mm×3130mm×1820mm， 配套拖拉机标定功率：150-220kW，翻转机构型式：液压式 全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左右各5个 犁体幅宽：500mm","T201913130083","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[452,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LTFT-546","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5300mm×2400mm×1730mm,与拖拉机联接方式:悬挂式,翻转机构型式:液压式,翻转机构油缸型号:Φ 70×180,翻转机构油缸数量:1个，犁体数量：左右各5个，犁体类型：旱田栅条，犁体工作幅宽：460mm，犁体调幅犁调整幅宽范围：400mm、460mm","黑垦鉴2018103","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[453,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北双鹰农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LTFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LTFT-550型液压翻转调幅犁，结构型式：悬挂式、调幅犁、工作状态a外形尺寸（长×宽×高）6210×3000×1850 配套拖拉机标定功率：150-220kw，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：5×2个， 犁体幅宽：450、465、480、500","T202142420155","2026-04-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[454,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：4825×2440×1710mm,机器质量：1404kg，配套拖拉机标定功率：132.4kW-191.2kW","T202013130420","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[455,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：6285×3030×1865mm,机器质量：2000kg，配套拖拉机标定功率：161.8-205.9kW","T202113130344","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[456,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北特里森农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各5\n外形尺寸：6000×3590×1865mm,机器质量：2082kg，配套拖拉机标定功率：161.7-205.8kW","T202013130417","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[457,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北万鹰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5600×1700×1800；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：5×2；犁体幅宽\tmm\t：500；犁铧类型：通用型(凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽\tmm：2500；犁体纵向距离\tmm\t：1150；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1","鄂2020466","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[458,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式\t：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5100×2200×1720；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量\t个：5×2；犁体幅宽\tmm\t：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽\tmm\t：1750；犁体纵向距离\tmm\t：1000；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个：1；油缸数量个：1","鄂2020147","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[459,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南汉诺威实业有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式  悬挂式 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 3700×2050×1500\n翻转机构型式  液压式、全翻转式 \n犁体类型  基本（通用）型 \n犁体数量 个 5×2 \n犁体幅宽 mm 350 \n犁铧类型  通用型（凿型） \n犁壁类型  栅条式 \n总工作幅宽 mm 1750 \n犁轮类型  限深轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 175～265 \n油缸型号  Φ63×160\n油缸数量 个 1","T201961610007","2024-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[460,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南汉诺威实业有限公司","液压翻转犁","1LFY-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式  悬挂式 \n外形尺寸mm  5350×2800×1780 \n翻转机构型式  液压式；全翻转式 \n犁体类型   基本（通用）型 \n犁体数量 个 5×2 \n犁体幅宽 mm 450 \n犁铧类型  通用型（凿型）；可换铧尖型 \n犁壁类型  栅条式 \n总工作幅宽 mm 2250 \n犁轮类型  限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 0～300 \n油缸型号  Ф70×240 \n油缸数量 个 1","T202161610042","2026-01-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[461,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸：（4125x2195x1465）mm；机器质量：830kg；配套拖拉机标定功率：（103-117.6）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：10个；犁体工作幅宽:350mm;","豫2016110","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[462,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南鸿发机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45/50/55cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸：（6125×3215×1820）mm；机器质量：1800kg；配套拖拉机标定功率：（161.8～191.2）kW；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构形式：液压翻转；犁体数量：5X2个；犁体工作幅宽:最小45cm、最大55cm;","T202141410003","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[463,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：5600×2100×1850mm  单体工作幅宽：400mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：10（左右各5个）","豫2018104","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[464,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：5800×2610×1780mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：10（左右各5个）","T201941410011","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[465,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-556","翻转犁:是 ;犁体幅宽:56cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：5700×2100×1850mm  单体工作幅宽：560mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：10（左右各5个）","豫2018103","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[466,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-650","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:6铧 ","外形尺寸（长×宽×高）：6600×2400×1850mm  单体工作幅宽：500mm  液压翻转调幅  三点悬挂  铧体个数：12（左右各6个）","豫2018101","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[467,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式： 液压翻转.  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3680×2170×1590mm配套动力：117.6-132.4kw   与拖拉机配套连接方式：悬挂式 悬挂类型：三点悬挂\n翻转机构型式：液压   犁体数量：10  犁体工作幅宽：350mm,质量：750kg 运犁轮：限深轮、运输轮、尾轮，犁轮数量：1个，  限深轮调节范围：14.5-27cm","豫2018139","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[468,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","菏泽新亚机械设备有限公司","液压翻转犁","1LYF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","犁体幅宽：45cm；铧体个数：5铧；翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4650mm×1500mm×1550mm；配套拖拉机标定功率（KW）：91.9~110.3；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：5+5；犁体幅宽（mm）：450；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽（mm）：2250；犁体纵向距离（mm）：900；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：120~320；油缸型号：HSGL01-80/dE；油缸数量（个）：1。","T202134340294","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[469,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","黑龙江德沃科技开发有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFT-550型液压翻转犁，结构型式：悬挂式调幅犁，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5600×3000×1850mm，翻转机构型式：液压全翻转，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：5×2，犁体幅宽：450/500，犁铧类型：通用凿式、可换铧尖型，犁壁类型：栅条型，总工作幅宽：2250/2500mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：200-350cm，油缸型号：SGE90/45×240(翻转）SGE100/50×123(调幅），油缸数量：1；1","T20200606228","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[470,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","黑龙江德沃科技开发有限公司","液压翻转犁","1LFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFT-560型液压翻转犁，结构型式：悬挂式调幅犁，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6300×3560×1850mm，翻转机构型式：液压全翻转，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：5×2，犁体幅宽：530/600，犁铧类型：通用凿式、可换铧尖型，犁壁类型：栅条型，总工作幅宽：2650/3000mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：200-350cm，油缸型号：SGE90/45×240(翻转）SGE100/50×123(调幅），油缸数量：1；1","T20200606205","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[471,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁铧个数：5+5，外形尺寸：5070*2290*1750，总工作幅宽1750","T202023230025","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[472,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","犁铧数量5+5，外形尺寸：6216*3180*1795，工作幅宽2500","T202023230029","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[473,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","黑山县农丰机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","1LF-550型液压翻转犁，结构型式悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）6100×3100×1800mm，配套拖拉机标定功率161.7-205.8KW，翻转机构型式液压全翻转式，犁体类型基本型，犁体数量左右各5个，犁铧类型可换铧尖型，犁壁类型栅条式，犁体幅宽500mm，总工作幅宽2500mm，犁体纵向距离1200mm，犁轮类型限深、运输一体轮。","T20202121138","2025-12-01","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[474,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称\t/\t1LF-535型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3690×2150×1650\n配套拖拉机标定功率\tkW\t132～206\n翻转机构型式\t/\t液压式、半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1750\n犁体纵向距离\t㎜\t650\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\t70/35-160\n油缸数量\t个\t1","T202137370354","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[475,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称\t/\t1LF-545型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t4450×2600×1550\n配套拖拉机标定功率\tkW\t95.58～161.76\n翻转机构型式\t/\t液压式；半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t450\n犁铧类型\t/\t通用型(凿型)\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t2250\n犁体纵向距离\t㎜\t800\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\tHSGL-01-63/35×160-E1501\n油缸数量\t个\t1","T202137370352","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[476,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","济宁神工机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号规格：1LF-535；结构型式：双向犁；工作状态外形尺寸：3910*1940*1520mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转型式：液压；油缸型号：YD70-170；数量：1个；犁体数量：5+5；类型：铧式犁；工作幅宽：350mm；调幅犁调整幅宽范围：不适用；犁轮类型：橡胶轮；数量：1个；限深轮调节范围：120-270mm；其他油缸型号数量：不适用","鲁T2017105","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[477,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","济宁神工机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号规格：1LFT-550；结构型式：双向调幅犁；工作状态外形尺寸：5330*2275*1800mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转型式：液压；油缸型号：YD100-240；数量：1个；犁体数量：5+5；类型：栅条式；工作幅宽：不适用；调幅犁调整幅宽范围：350/400/450/500mm；犁轮类型：橡胶轮；数量：1个；限深轮调节范围：120-330mm；其他油缸型号数量：不适用","鲁T2017104","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[478,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-540B","翻转犁:是 ;犁体幅宽:54cm;铧体个数:5铧 ","型号规格:1LFY-540B结构形式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:4100×2230×1530；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；翻转机构形式:液压翻转；油缸型号(㎜):?63×185；数量:1个；犁体数量:10个(左右各5个)；犁体类型:基本型；犁体工作幅宽(㎜):400.","豫2017165","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[479,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","1LFYT-550型栅条式液压调幅翻转犁","1LFYT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:5420×2500×1810；配套拖拉机标定功率KW:147-162；与拖拉机配套连接方式:液压式；犁体数量:5×2个；犁体工作幅宽(㎜):400-500.","T202065650076","2025-06-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[480,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压调幅翻转犁","1LFYT-554","翻转犁:是 ;犁体幅宽:44cm;铧体个数:5铧 ","配套动力范围（kW）：134-164；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5480×2700×1830；结构质量（kg）：1760；犁体数量（个）10(左右各5个)；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：2200-2700。","T202065650077","2025-06-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[481,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-550A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:44/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 5790×2930×1740;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:5+5;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2200/2500mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ100/50-120、DZ090/40-320、DZ100/45x0300;油缸数量：3个","T202037370299","2025-12-29","154","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[482,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53/60cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 6250×3470×1970;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:5+5;犁体工作宽幅：530、600mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2650/3000mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：UM090/045×0300、DZ100/50-120;油缸数量：2个","T202037370298","2025-12-29","162","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[483,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-650A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:44/50cm;铧体个数:6铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 6520×3500×1980;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:6+6;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2640/3000mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ100/50-120、DZ090/40-320、DZ100/45x0300;油缸数量：3个","T202037370297","2025-12-29","189","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[484,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸：4385*1930*1670：犁体数量：10（5*2）；犁体幅宽：350mm;","T202141410031","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[485,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸：4925*2360*1765；犁体数量：5*2：","T202141410028","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[486,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35-50cm;铧体个数:5铧 ","外形尺寸：5440*2930*1750；犁体数量5*2；调幅犁调幅范围：350-500（mm）。","豫2018014","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[487,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","南阳向阳红农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号规格：1LFY-535；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高》mm：3780×2265×1515；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：型式：液压；油缸型号：Ф63×200(mm)油缸数量：1个 ；犁体：数量10(左右各5个)；类型：基本型；工作幅宽：350mm；犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)；类型：限深轮；数量：2；调节范围mm：85~300；","豫2018138","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[488,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LF-535液压翻转犁结构型式：悬挂式工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4930X2490X1710mm配套拖拉机标定功率：102.9-154.5kW翻转机构型式：液压式 全翻转式犁体类型:基本（通用）型犁体数量：左右各5犁体幅宽：350mm犁铧类型：通用(凿型)犁壁类型：栅条式总工作幅宽：1750mm犁体纵向距离：870mm犁轮类型：限深、运输一体轮犁轮数量：1个限深轮调节范围：0-300mm油缸型号：Ф80-40-205油缸数量：1个","T201913130099","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[489,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压调幅翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","配套动力:110.3~132.4KW；外形尺寸(长×宽×高)mm:5260×1900×1810mm；结构质量1900kg；犁体数量:犁体左右各5个,共10个.结构形式:双向调幅犁；翻转机构形式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围mm：2000~2500mm","T202013130361","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[490,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：4500×2300×1700 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 94.2-157 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、半翻转式 ；\n犁体数量 个： 5×2 ；\n犁体幅宽 mm： 350 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：1750 ；\n犁体纵向距离 mm ：1000 ；","鄂2020283","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[491,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 6200×2200×1800 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 154.4-191.2 ；\n翻转机构型式 ：液压式、半翻转式 ；\n犁体数量 个： 5×2 ；\n犁体幅宽 mm： 500 ；\n犁壁类型 ： 栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 2500 ；\n犁体纵向距离 mm ：1200 ；","鄂2020145","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[492,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：6400×2200×1860 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 154.4-191.2 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、半翻转式 ；\n犁体数量 个： 5×2 ；\n犁体幅宽 mm ：最小：450；最大：500 ；\n犁壁类型：栅条式 ；\n总工作幅宽 mm ：最小：2250；最大：2500 ；\n犁体纵向距离 mm ：1200 ；","鄂2020146","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[493,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","宁晋县新达农机机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长5500X宽2570X高1780）mm，配套拖拉机标定功率132.3kw～176.4kw，犁体数量左右各5个共10个，犁体幅宽400mm，总工作幅宽2000mm，犁体纵向距离942mm。","T202113130614","2026-10-21","103.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[494,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4212mm*1760mm*1468mm；机器质量1000kg；配套拖拉机标定功率≥92kw；翻转机构形式液压；犁体数量5+5；犁体工作幅宽350mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮","2018TJ550","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[495,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸4830×2280×1730mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽350mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1750mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370026","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[496,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸5350×3010×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2500mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370027","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[497,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）5500mm*2670mm*1800mm；机器质量2020kg；配套拖拉机标定功率（154.4-220.5）四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量5+5；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮","鲁T2016108","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[498,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46/50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸5490×3050×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽460/500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2300/2500mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370033","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[499,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-5A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式双向调幅岸上岸下两用栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）5800mm*2910mm*2000mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号DZ90/45-234HPS3AR，数量1支；犁体数量5+5；犁体类型栅条式；调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500mm；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个；限深轮调节范围150-380mm；其它油缸型号DZ100/50-120-1050EIN,数量1支，DZ90/45-450-750,数量1支。","鲁T2017154","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[500,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-6","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:6铧 ","结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）6050mm*3880mm*2000mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号DZ90/45-234HPS3AR，数量1支；犁体数量6+6；犁体类型栅条式；调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500mm；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个；限深轮调节范围150-380mm；其它油缸型号DZ100/50-120-615EIN,数量1支","鲁T2017153","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[501,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-6A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:6铧 ","结构形式双向调幅岸上岸下两用栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）6680mm*3980mm*2000mm；与拖拉机连接方式悬挂式；翻转机构形式液压；油缸型号DZ90/45-234HPS3AR，数量1支；犁体数量6+6，犁体类型栅条式；调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500；犁轮类型行走限深两用轮，数量1个，限深轮调节范围150-380mm；其它油缸型号DZ100/50-120-1050EIN,数量1支，\nDZ90/45-450-750,1支","鲁T2017156","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[502,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","任丘市连玉农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6300×3160×1820；\n配套拖拉机标定功率kW：161.8-220.6；\n翻转机构型式\t：液压全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：5×2；\n犁体幅宽\tmm：500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽mm：2500；\n犁体纵向距离\tmm：1200；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n油缸数量\t个：2","T202142420260","2026-11-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[503,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","犁体工作幅宽(MM):500；犁体数量:左右各5个；与拖拉机联接方式:三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5358mm×3045mm×1900mm;翻转机构型式:液压式;犁体类型:栅条式;","冀2017T—014","2021-12-31","161.70","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[504,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","山东奥龙农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5330×2550×1820mm；配套拖拉机标定功率：132.3～191.2kW；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：通用型；犁体数量：5+5个；犁体幅宽：350、400mm；犁铧类型：梯型、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：1750、2000mm；犁体纵向距离：940、920mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：90-45-240；油缸数量：1个。","T201937370050","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[505,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","山东奥龙农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5240×3050×1820mm；配套拖拉机标定功率：132.3～191.2kW；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：通用型；犁体数量：5+5个；犁体幅宽：450、500mm；犁铧类型：梯型、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：2250、2500mm；犁体纵向距离：890、865mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～200mm；油缸型号：90-45-240；油缸数量：1个。","T201937370048","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[506,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：双向调幅犁；犁体数量:5+5;犁体调幅犁调整幅宽范围：350/400/450/500mm;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5200×3260×1800mm;与拖拉机连接方式:悬挂式;翻转机构型式:液压;翻转机构油缸型号:80×70×240;翻转机构油缸数量:1;犁体类型:栅条犁;犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型:橡胶轮;犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围:80～420mm","鲁T2017140","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[507,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","山东克斯特机械有限公司","液压翻转犁","1LF-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：悬挂式；外形尺寸：6100×2700×1800mm；配套拖拉机标定功率：147-191.1kW；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5+5个；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：梯形可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2500mm；犁体纵向距离：1025mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：60-250mm；油缸型号：80×45-200；油缸数量：1个。","鄂2020299","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[508,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称\t/\t1LF-535翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t4960x2500x1750\n配套拖拉机标定功率\tkW\t117.6-154.35\n翻转机构形式\t/\t液压式 ☑    机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t组合式  栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1750\n犁体纵向距离\t㎜\t880\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-300\n油缸型号\t/\tø80-485\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370182","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[509,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","山东鑫港新能源科技有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号规格IILF-535,结构形似垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸3500*1800*1500,机器质量920kg，配套拖拉机标定功率≥88.24kw，与拖拉机连接方式悬挂式，悬挂类型三点悬挂，\n翻转机构形式液压，犁体数量5+5个，工作幅宽350,mm,纵向距离60cm，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：1.714，犁体水平基面到犁架底面的高度680mm，最大耕深≥20cm,犁架主梁底面宽度度80mm，每米工作幅宽质量525kg,运输间隙＞30cm,后通过角＞18，犁轮类型手动可调（铁铸轮），犁轮数量2个,犁轮直径*宽度（规格）φ350*90mm，限深轮调节范围0~20cm，犁体单体幅宽35cm。","2019TJ673","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[510,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号规格：1LFY-535\n结构型式：液压翻转\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）4400×2340×1605\n与拖拉机配套连接方式：悬挂式\n翻转机构型式：液压\n翻转机构油缸型号：Φ70×150（mm）\n翻转机构油缸数量（个）：1\n犁体数量（个）：10（左右各5）\n犁体类型：基本型\n犁体工作幅宽（mm）：350\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围（mm）：130～250","豫2017166","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[511,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFYS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称; 1LFYS-535型液压翻转犁\n结构型式:悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）(㎜):4410×2470×1660\n配套拖拉机标定功率(kW):117.6～147\n翻转机构型式:液压式 、全翻转式\n犁体类型:基本（通用）型\n犁体数量(个)：5×2\n犁体幅宽（㎜）：350\n犁铧类型：通用型（凿型）\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽（㎜）：1750\n犁体纵向距离（㎜）：760\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（㎜）：90～270\n油缸型号：70×40×250（470）\n油缸数量（个）：1","T202041410077","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[512,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3650×1990×1560；结构型式：液压翻转；犁体数量个：10（5+5）；犁体工作幅宽mm：\n350；","豫2017214","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[513,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4820×2640×1700；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：5×2；犁体幅宽㎜：400；","T202141410153","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[514,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：5100×2380×1620；结构型式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：50；单侧犁体个数；5；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；","T202041410012","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[515,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:5190×2835×1875；与拖拉机配套动力kW:132.3~147；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):5×2；犁体幅宽(CM):50；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：2500；犁体纵向距离（mm）：875","T202041410021","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[516,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式；外形尺寸mm:3490×2350×1490；与拖拉机配套动力kW:102.9~110.2；翻转机构形式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量(个):5×2；犁体幅宽(CM):35；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1750；犁体纵向距离（mm）：580","T202041410024","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[517,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市神龙农机制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:液压翻转；外形尺寸MM:4950×1700×1710；与拖拉机配套动力KW:132.3-161.8；犁体数量(个):主犁10个(5+5)副犁10个(5+5)；犁体工作幅宽(CM):40","豫2017213","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[518,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","液压翻转五铧犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）：5×2     犁体幅宽（㎜）：350\n翻转机构型式：液压式；结构型式：液压翻转式；犁铧类型：基本型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3540×2170×1490mm；油缸型号：HSG63/76-35/16 MPa；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂","豫2019005","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[519,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","翻转犁","1LFYS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）：5×2     犁体幅宽（㎜）：350\n翻转机构型式：液压式 、全翻转式；结构型式：悬挂式；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4655×2422×1750mm；配套拖拉机标定功率：132.3～154.4KW；总工作幅宽：1750mm；油缸型号：HSG63/75-35/16mpa","T202041410084","2025-06-29","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[520,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","唐河县大华机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式:液压翻转;与拖拉机连接方式:悬挂式;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3650×2370×1590mm；翻转机构型式：液压翻转；犁体工作幅宽:350mm;犁体数量:10(左右各5)个;犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型:限深轮.","豫2018151","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[521,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽50cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；0-250.翻转油缸1根.","T202037370196","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[522,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LFT-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽50cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；350/400/450/500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；150-280.翻转油缸1根.","鲁T2017160","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[523,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LFT-5X","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽50cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；450/500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；0-250.翻转油缸1根.","T202037370195","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[524,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","潍坊耕王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：悬挂式；外形尺寸：6100×2800×1800mm；配套拖拉机标定功率：≥154.4kW；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5+5个；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2500mm；犁体纵向距离：1025mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：40-250mm；油缸型号：80×45-200；油缸数量：1个。","GZNJ/TJ 2019-163","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[525,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","邢台中农耕耘农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：6470×2750×1805；\n配套拖拉机标定功率\tkW：147.0-191.2；\n翻转机构型式：液压式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左5右5；\n犁体幅宽\tmm\t：500；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽 mm：2500；\n犁体纵向距离\tmm\t：1000；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围 mm\t：0-230；\n油缸规格\t：HSG90-45-240；\n油缸数量\t个：1；","T202113130472","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[526,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","配套动力范围（kW）：102.9-132.3；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4560×2190×1750；犁体数量（个）：5×2；翻转机构型式：液压式、全翻转式","T202041410248","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[527,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFS-535型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3800×2240×1590；配套拖拉机标定功率（kW）：110.3～123.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：5×2；犁体幅宽（mm）：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1750；犁体纵向距离（mm）：765；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：2；限深轮调节范围（mm）：170～295；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.","T202141410010","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[528,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号规格:1LYF-535;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3900×1780×1400;机器质量(kg):1180;配套拖拉机标定功率(kW):88.2~117.6;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;犁体数量(个):10(5+5);犁体工作幅宽(mm):350;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):2;限深轮调节范围(mm):120~300.","豫2016144","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[529,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）主：5x2；副：5x2，单铧幅宽（mm):350、400、450、500","新2017089","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[530,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）：主：5x2；副：5x2，工作幅宽（mm):450、500、550、600。","新2018256","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[531,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","郑州天龙农业机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式（/)悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（㎜）3900×2200×1560；配套拖拉机标定功率（kw)95.5-110.2；翻转机构型式（/)液压式、全翻转式；犁体数量（个）5×2；犁体工作幅宽（㎜）350；犁体纵向距离（mm)655；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型:通用型（凿型）","T202041410003","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[532,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转调幅犁","1LFTY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45-50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称/1LFTY-550型液压翻转调幅犁；结构型式/悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）/6202×2995×1750mm；配套拖拉机标定功率/132.4～183.9kW；翻转机构型式/液压式、全翻转式；犁体类型/基本（通用）型；犁体数量/5×2个；犁体幅宽/最小450mm、最大500mm（可调）；犁铧类型/通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型/栅条式；总工作幅宽/最小2250mm、最大2500mm（可调）；犁体纵向距离/1091mm；犁轮类型/限深、运输一体轮；犁轮数量/1个；限深轮调节范围/150～300mm（可调）；油缸型号/HG80-240；油缸数量/1个。","T202142420233","2026-04-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[533,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁","黑龙江雯清农业发展有限公司","液压翻转犁","1LF-740","铧体个数:7铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm","结构型式；悬挂式；\n工作状翻转机构型式：液压式、半翻转式；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量个：7×2；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：组合式；总工作幅宽mm：2800；犁体纵向距离mm：1000；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量个1；油缸数量个：1","鄂2020453","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[534,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-760B","铧体个数:7铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm","结构型式 ： 半悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：10300×4120×2030 ；\n配套拖拉机标定功率 kW： 234.8-298.2 ；\n翻转机构型式 ： 液压式、全翻转式 ；\n犁体类型 ：基本（通用）型 ；\n犁体数量 个 ：7×2 \n犁体幅宽 mm： 450/500/550/600 ；\n犁铧类型 ： 可换犁尖型 ；\n犁壁类型 ：栅条式 ；\n总工作幅宽 mm： 最大：4200 最小：3150 ；\n犁体纵向距离 mm ：1100 ；","鄂2020290","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[535,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","犁体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-760","铧体个数:7铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm","型号名称：1LFT-760 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8740×4750×1950；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左7右7；犁体幅宽（mm）：450,500,550,600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（cm）：315,350,385,420；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：8~36；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：3","T202113130367","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[536,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-125型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：950X1455X940mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：125cm；耕深：12-18cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：18.3-29.4kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130430","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[537,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式： 框架型 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：960×1500×970 ；\n作业速度范围* m/s ：0.5-1.2 ；\n工作幅宽 cm ：125 ；\n耕深* cm： 12-18 ；\n刀轴型式 ： 单轴型 ；\n刀轴连接型式 ：接盘式 ；\n传动型式 ：中间齿轮传动 ；\n运输方式 ： 普通型 ；\n刀辊设计转速 r/min ：320 ；\n刀辊最大回转半径 mm ：225 ；\n刀辊总安装刀数 把 ：32 ；\n旋耕刀型号： IT225 ；\n限深装置型式 ：限深板 ；\n镇压型式 ： 拖板 ；\n配套拖拉机标定功率范围 kW ：15.1-20.2 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：720 ；","T202142420281","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[538,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式： 框架型 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1010×1650×1015 ；\n作业速度范围* m/s ：0.55-1.39 ；\n工作幅宽 cm ：140 ；\n耕深* cm： 12-18 ；\n刀轴型式 ：单轴型 ；\n刀轴连接型式 ：接盘式 ；\n传动型式 ：中间齿轮传动 ；\n运输方式 ： 普通型 ；\n刀辊设计转速 r/min ：320 ；\n刀辊最大回转半径 mm ：225 ；\n刀辊总安装刀数 把： 36 ；\n旋耕刀型号 ： IT225 ；\n限深装置型式： 限深板 ；\n镇压型式 ：拖板 ；\n配套拖拉机标定功率范围 kW ：22.1-27.9 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：720 ；","T202142420281","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[539,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","耕幅1.25m，重量190kg","T202100370832","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[540,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.40m;单轴:是 ","耕幅1.40m，重量230kg","T202100370832","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[541,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：38把；工作幅宽：1500mm，耕深8-16cm，配套动力22.2-29.6KW，前进速度：0.56-1.39m/s","T202013130112","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[542,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","保定冀旋农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","单轴；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀数量：42把；工作幅宽：1600mm，耕深8-16cm，配套动力29.6-33.3KW，前进速度：0.56-1.39m/s","T202013130112","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[543,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.88m;单轴:是 ","1.配套动力  KW  40.45-51.47\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   910×2030×1050\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm    188\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","吉农机鉴2018-007","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[544,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","单轴；工作幅宽 1800mm；外形尺寸（长×宽×高）：1120×1940×1060mm、耕深：120-180mm、配套动力：51.4-66.2kW、总安装刀数：48把、旋耕刀型号：IT245","冀2017T—238","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[545,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-150型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：950X1680X940mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：150cm；耕深：12-18cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：25.7-44.1kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130431","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[546,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-160型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：950X1780X940mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：160cm；耕深：12-18cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：29.4-58.8kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130431","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[547,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：圆梁型；外形尺寸(长×宽×高）（mm）:1800×600×1050;结构质量（kg）:290;工作幅宽（cm）:150;传动方式：侧边齿轮传动；耕深（cm）：8-14；与拖拉机联接方式：三点悬挂；设计转速（r/min）：248/330；最大回转半径（mm）：195；总安装刀数（把）：46；旋耕刀型号：IT195；配套拖拉机：功率（kW）:36.8~51.5;动力输出轴转速（r/min）:720/540","湘20170124019","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[548,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式（圆梁式、框架式）;圆梁式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:930×2090×990;作业速度范围（m/s）0.28~1.4;工作幅宽（cm）:180;耕深（cm）:8~14传动方式（侧边、中间）;侧边传动；刀锟设计转速（r/min）:250/330;最大回转半径（mm）：195；总安装刀数（把）：56；刀轴连接型式：花键式；旋耕机刀型号：IT195；限深装置型式：限深板","湘20180913068","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[549,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.60m;单轴:是 ","耕幅1.60m，重量235kg","T202100370833","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[550,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊同顺机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：960×1700×1040作业速度范围m/s：0.27～1.38；工作幅宽cm：160；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：203/285；’刀辊最大回转半径mm：225；刀辊总安装刀数把：36；旋耕刀型号：IT225限深装置型式：限深板镇压型式：拖板\n；配套拖拉机标定功率范围kW：36.7～66.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/760","T202137370051","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[551,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊同顺机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1170×1900×1040\n作业速度范围m/s：0.27～1.38\n工作幅宽cm：180\n耕深cm：≥12\n刀轴型式：单轴型\n刀轴连接型式：花键式\n传动型式：中间传动\n运输方式：普通型\n刀辊设计转速r/min：199/280\n刀辊最大回转半径mm：245\n刀辊总安装刀数把：44\n旋耕刀型号：IT245\n限深装置型式：限深板\n镇压型式：拖板\n配套拖拉机标定功率范围kW：51～73.5\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/760","T202137370053","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[552,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2.08m;单轴:是 ","1.配套动力  KW  40.45-51.47\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   910×2230×1050\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm    208\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","吉农机鉴2018-008","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[553,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.35m;单轴:是 ","1.配套动力  KW  51.47-66.18\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   920×2510×1110\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm   235\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","吉农机鉴2018-009","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[554,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","故城县利达农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200S","耕幅:2m;单轴:是 ","单轴；耕幅2000mm","T202013130134","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[555,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","故城县利达农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230S","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；耕幅2300mm","T202013130134","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[556,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","单轴；耕幅2000MM；外形尺寸(长×宽×高):1120×2120×1050MM、耕深:120-180MM、配套动力:66.2-73.5KW、总安装刀数:52把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—238","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[557,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","单轴；耕幅2200MM；外形尺寸(长×宽×高):1160×2380×1220MM、耕深:120-180MM、配套动力:73.5-88.2KW、总安装刀数:60把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—237","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[558,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；耕幅2300MM；外形尺寸(长×宽×高):1160×2580×1220MM、耕深:120-180MM、配套动力:73.5-88.2KW、总安装刀数:64把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—237","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[559,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","单轴；耕幅2400MM；外形尺寸(长×宽×高):1150×2620×1220MM、耕深:120-180MM、配套动力:95.5-110.3KW、总安装刀数:64把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—236","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[560,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-200型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1120X2200X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：200cm；耕深：12-20cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：62.5-95.6kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130432","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[561,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-220型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1120X2400X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：220cm；耕深：12-20cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：66.2-110.3kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130432","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[562,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1140×2320×1085mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410906","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[563,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1180×2545×1110mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：289r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～69.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130078","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[564,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200B","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-200B旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2250×1150；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：200；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊转速r/min：222/296；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：60；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：66.1-95.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/720。","T202113130591","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[565,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-220旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2450×1150；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：220；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊转速r/min：222/296；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：60；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2-132.3；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/720。","T202113130591","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[566,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-230旋耕机；结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2550×1150；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：230；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊转速r/min：222/296；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：64；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2-147；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/720。","T202113130591","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[567,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南精创农业装备有限公司","旋耕机","1GQ-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","1、旋耕机型号名称：1GQ-210； 2、结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式； 3、配套拖拉机标定功率：50kW-80kW；动力输出轴转速：720/540r/min； 4、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：920×2900×900mm； 5、作业速度范围：0.27-0.69； 6、工作幅宽：210cm; 7、耕深:8-15cm; 8、变速箱档位数:无； 9、传动方式（侧边、中间）：侧边齿轮传动； 10、刀辊设计转速：335/251r/min； 11、最大回转半径：225mm； 12、总安装刀数：62把； 13、刀轴连接型式：花键连接； 14、旋耕刀型号：IT225； 15、限深装置型式：限深板。","湘20180803043","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[568,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南精创农业装备有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","1、旋耕机型号名称：1GQ-230； 2、结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式； 3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：920×3100×900； 4、配套拖拉机标定功率：50kW-80kW；动力输出轴转速：720/540r/min； 5、作业速度范围：0.27-0.69； 6、工作幅宽：230cm; 7、耕深:8-15cm; 8、变速箱档位数:无； 9、传动方式（侧边、中间）：侧边齿轮传动； 10、刀辊设计转速：335/251r/min； 11、最大回转半径：225mm； 12、总安装刀数：64把； 13、刀轴连接型式：花键连接； 14、旋耕刀型号：IT225； 15、限深装置型式：限深板。","湘20180803043","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[569,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：圆梁式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）:2250×750×980;结构质量（kg）:386;工作幅宽（cm）：200；传动方式：侧边齿轮传动；耕深（cm）:8-14;与拖拉机联接方式：三点悬挂；设计转速（r/min）:330/460;最大回转半径（mm）：195；总安装刀数（把）：62；旋耕刀型号：IT195;配套拖拉机：功率（kW）:51.5~65,动力输出轴转速（r/min）：720/1000","湘20170124020","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[570,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：圆梁式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）:2580×800×980;结构质量（kg）:415;工作幅宽（cm）：230；传动方式：侧边齿轮传动；耕深（cm）:8-14;与拖拉机联接方式：三点悬挂；设计转速（r/min）:330/460;最大回转半径（mm）：195；总安装刀数（把）：72；旋耕刀型号：IT195;配套拖拉机：功率（kW）:51.5~65,动力输出轴转速（r/min）：720/1000","湘20170124021","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[571,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称：1GK-200型旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）：2292×1020×1120 mm，作业速度范围：0.84～1.4 m/s，工作幅宽：200 cm，耕深：12～19 cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）个/，刀辊设计转速：220 r/min，刀辊最大回转半径，245mm，刀辊总安装刀数：46把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：/，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：51.5～102.9 kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540 r/min","T202142420262","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[572,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称：1GK-220型旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）：2492×1020×1120 mm，作业速度范围：0.84～1.4 m/s，工作幅宽：220 cm，耕深：12～19 cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）个/，刀辊设计转速：220 r/min，刀辊最大回转半径，245mm，刀辊总安装刀数：52把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：/，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：55.2～102.9 kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540 r/min。","T202142420262","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[573,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.00m;单轴:是 ","耕幅2.00m，重量370kg","T202100370831","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[574,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊同顺机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×2100×1040\n作业速度范围m/s：0.27～1.38\n工作幅宽cm：200\n耕深cm：≥12\n刀轴型式：单轴型\n刀轴连接型式：花键式\n传动型式：中间传动\n运输方式：普通型\n刀辊设计转速r/min：199/280\n刀辊最大回转半径mm：245\n刀辊总安装刀数把：48\n旋耕刀型号：IT245\n限深装置型式：限深板\n镇压型式：拖板\n配套拖拉机标定功率范围kW：58～110.3\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/760","T202137370050","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[575,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-220G","耕幅:2.2m;单轴:是 ","配套动力（kw）:55.1～66.1;整机外形尺寸（长×宽×高） mm:1230×2430×1400;工作幅宽;220cm;结构形式:框架式;传动方式:中间齿轮传动;","T201900621050","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[576,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-250","耕幅:2.55m;单轴:是 ","1.配套动力  KW  51.47-66.18\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   920×2710×1110\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm   255\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","吉农机鉴2018-010","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[577,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","双驱旋耕机","1GQ-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1、型号名称                         /            1GQ-250型双驱旋耕机\n2、结构型式                         /            圆梁型\n3、整机外形尺寸（长×宽×高）       mm          945×2692×1150\n4、作业速度范围                     m/s          0.55～0.83\n5、工作幅宽                         cm           250\n6、耕深                             cm           8～20\n7、刀轴型式                         /            单轴型\n8、刀轴连接型式                     /            接盘式\n9、传动型式                         /            侧边传动\n10、运输方式                        /            普通型\n11、刀辊设计转速                    r/min        192/255\n12、刀辊最大回转半径                mm          245\n13、刀辊总安装刀数                  把           52\n14、旋耕刀型号                      /            IT245\n15、限深装置型式                    /            限深板\n16、镇压型式                        /            拖板\n17、配套拖拉机标定功率              kW          66.1～73.5\n18、配套拖拉机动力输出轴转速        r/min        540/720","T202122220057","2026-09-06","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[578,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","双驱旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","1、型号名称                         /            1GQ-280型双驱旋耕机\n2、结构型式                         /            圆梁型\n3、整机外形尺寸（长×宽×高）       mm          945×2992×1150\n4、作业速度范围                     m/s          0.55～0.83\n5、工作幅宽                         cm           280\n6、耕深                             cm           8～20\n7、刀轴型式                         /            单轴型\n8、刀轴连接型式                     /            接盘式\n9、传动型式                         /            侧边传动\n10、运输方式                        /            普通型\n11、刀辊设计转速                    r/min        192/255\n12、刀辊最大回转半径                mm          245\n13、刀辊总安装刀数                  把           60\n14、旋耕刀型号                      /            IT245\n15、限深装置型式                    /            限深板\n16、镇压型式                        /            拖板\n17、配套拖拉机标定功率              kW          73.5～88.2\n18、配套拖拉机动力输出轴转速        r/min        540/720","T202122220058","2026-09-06","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[579,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.85m;单轴:是 ","1.配套动力  KW  66.18-88.24\n2.动力输出轴转速  r/min   540/720\n3.结构形式      圆梁式\n4.外形尺寸  mm   920×2995×1110\n5.作业速度  m/s    0.6-1.1\n6.工作幅宽  cm   285\n7.耕深      cm    8-16\n8.传动方式    侧边传动\n9.刀轴连接型式   法兰连接","吉农机鉴2018-011","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[580,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴；耕幅2500MM；外形尺寸(长×宽×高):1150×2780×1350MM、耕深:120-180MM、配套动力:95.5-110.3KW、总安装刀数:68把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—236","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[581,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","单轴；耕幅2600MM；外形尺寸(长×宽×高):1150×2880×1220MM、耕深:120-180MM、配套动力:102.9-117.6KW、总安装刀数:68把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—235","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[582,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","单轴；耕幅2800MM；外形尺寸(长×宽×高):1150×3050×1350MM、耕深:120-180MM、配套动力:110.2-132.4KW、总安装刀数:76把、旋耕刀型号:IT245","冀2017T—235","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[583,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","型号名称\t/\t1GQN-320旋耕机\n结构型式\t/\t框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm\t1340×3490×1230\n作业速度范围\tm/s\t0.56-1.39\n工作幅宽\tcm\t320\n耕深\tcm\t12-16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\t个\t/\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t96\n旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t117.6-161.7\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T202113130510","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[584,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","型号名称\t/\t1GQN-350旋耕机\n结构型式\t/\t框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm\t1280×3790×1230\n作业速度范围\tm/s\t0.56-1.39\n工作幅宽\tcm\t350\n耕深\tcm\t12-16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\t个\t/\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t104\n旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t147-191.1\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T202113130509","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[585,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式： 框架型 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1110×3100×1260 ；\n作业速度范围* m/s ：0.69-1.89 ；\n工作幅宽 cm ：280 ；\n耕深* cm ：15-20 ；\n刀轴型式 ： 单轴型 ；\n刀轴连接型式：接盘式 ；\n传动型式 ：中间齿轮传动 ；\n运输方式 ： 普通型 ；\n刀辊设计转速 r/min ：320 ；\n刀辊最大回转半径 mm ：245 ；\n刀辊总安装刀数 把： 72 ；\n旋耕刀型号：IT245 ；\n限深装置型式 ： 限深板 ；\n镇压型式 ： 拖板 ；\n配套拖拉机标定功率范围 kW ：110.3-154.4 ；\n动力输出轴转速 r/min ：720 ；","T202142420282","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[586,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式 ： 框架型 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1110×3300×1260 ；\n作业速度范围* m/s ：0.69-1.89 ；\n工作幅宽 cm ：300 ；\n耕深* cm ：15-20 ；\n刀轴型式 ： 单轴型； \n刀轴连接型式 ：接盘式 ；\n传动型式 ： 中间齿轮传动 ；\n运输方式 ：普通型 ；\n刀辊设计转速 r/min ：320 ；\n刀辊最大回转半径 mm ：245 ；\n刀辊总安装刀数 把 ：80 ；\n旋耕刀型号 ：IT245 ；\n限深装置型式 ： 限深板 ；\n镇压型式 ： 拖板 ；\n配套拖拉机标定功率范围 kW ：110.3-154.4 ；\n动力输出轴转速 r/min ：720 ；","T202142420283","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[587,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1110×3800×1260 ；\n作业速度范围* m/s ：1.91-2.21 ；\n工作幅宽 cm ：350 ；\n耕深* cm ：15-20 ；\n刀轴型式 ：单轴型 ；\n刀轴连接型式 ：接盘式 ；\n传动型式 ： 中间齿轮传动 ；\n运输方式 ： 普通型 ；\n刀辊设计转速 r/min ：320 ；\n刀辊最大回转半径 mm ：245 ；\n刀辊总安装刀数 把： 92 ；\n旋耕刀型号 ： IT245 ；\n限深装置型式 ：限深板 ；\n镇压型式 ： 拖板 ；\n配套拖拉机标定功率范围 kW ：110.3-154.4 ；\n动力输出轴转速 r/min： 720 ；","T202142420284","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[588,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","型号名称1GQN-300旋耕机；结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×3250×1300；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽cm：300；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊转速r/min：222/296；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数（把）：80；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3-161.7；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）540/720。","T202113130590","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[589,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-350旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×3750×1200；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：350；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊转速r/min：222/296；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：92；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：132.3-183.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/720。","T202113130589","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[590,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-400","耕幅:4.0m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-400旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×4250×1300；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：400；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊转速r/min：222/296；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：112；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：132.3-191.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/720。","T202113130588","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[591,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GKN-280A","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-280A型旋耕机；结构型式(圆梁式、框架式）：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1220×2960×1300（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：84把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：80.9～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202143430100","2026-08-10","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[592,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","济宁神工机械有限公司","旋耕机","1GK-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GK-260；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：710*2800*850mm；工作幅宽：260cm；传动方式：侧边（双侧）；变速箱挡位数：1个；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：54把；限深装置形式：限深块；配套拖拉机标定功率：80.9-88.2kw；动力输出轴转速：540/720r/min","鄂2017111","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[593,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","济宁神工机械有限公司","旋耕机","1GK-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","型号名称：1GK-300；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：710*3200*850mm；工作幅宽：300cm；传动方式：侧边（双侧）；变速箱挡位数：1个；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：64把；限深装置型式：/；配套拖拉机标定功率：88.2-95.5kw；动力输出轴转速：540/720r/min","鄂2017112","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[594,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","济宁神工机械有限公司","旋耕机","1GK-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","型号名称：1GK-350；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：710*3554*850mm；工作幅宽：350cm；传动方式：侧边（双侧）；变速箱挡位数：1个；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：74把；限深装置型式：/；配套拖拉机标定功率：95.5-103.0kw；动力输出轴转速：540/720r/min","鄂2017113","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[595,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GK-260型旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）：2915×1080×1050 mm，作业速度范围：0.84～1.4 m/s，工作幅宽：260 cm，耕深：12～19 cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）个/，刀辊设计转速：220/292 r/min，刀辊最大回转半径，245mm，刀辊总安装刀数：58把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：/，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：66.2～132.3 Kw，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min","T202142420263","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[596,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1300×2640×1200，作业速度范围(m/s):0.56-1.67,工作幅宽(cm)：250,耕深(cm)：12-18,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min)：295,刀辊最大回转半径(mm)：255，刀辊总安装刀数(把）：68，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：62.5-132.3，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T202113130502","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[597,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-270H","耕幅:2.7m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1340×2800×1200，作业速度范围(m/s):0.56-1.67,工作幅宽(cm)：270,耕深(cm)：12-18,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min)：295,刀辊最大回转半径(mm)：255，刀辊总安装刀数(把）：72，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2-139.7，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T202113130506","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[598,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-320H","耕幅:3.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1420×3300×1300，作业速度范围(m/s):0.56-1.67,工作幅宽(cm)：320,耕深(cm)：12-18,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min)：295,刀辊最大回转半径(mm)：255，刀辊总安装刀数(把）：88，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：102.9-183.9，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T202113130505","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[599,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊同顺机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1030×2700×1150\n作业速度范围m/s：0.27～1.38\n工作幅宽cm：250\n耕深cm：≥12\n刀轴型式：单轴型\n刀轴连接型式：花键式\n传动型式：中间传动\n运输方式：普通型\n刀辊设计转速r/min：188/264\n刀辊最大回转半径mm：249\n刀辊总安装刀数把：68\n旋耕刀型号：IT245\n限深装置型式：限深板\n镇压型式：拖板\n配套拖拉机标定功率范围kW：80～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/760","T202137370052","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[600,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","双轴旋耕机","1GSX-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","型号名称\t/\t1GSX-250双轴旋耕机\n结构型式\t/\t框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm\t1550×2790×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56-1.39\n工作幅宽\tcm\t250\n耕深\tcm\t12-16\n刀轴型式\t/\t双轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\t个\t/\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t144\n旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t132.3-191.1\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T202113130511","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[601,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲凿铲式深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","浅耕深松机","1SL-150","深松部件个数:3个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","深松部件3铲;外形尺寸(长×宽×高):3400×1850×1480mm、配套动力:110.3-154.4kW、铲间距:500mm、深松深度:350-450mm、深松铲结构形式:凿式","冀2018T—166","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[602,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲凿铲式深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-225C","深松部件个数:3个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:900mm","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：2250×2800×1600mm；配套动力：114kW  深松铲结构型式：凿型铲 数量：3；深松铲排列方式：单排铲；工作幅宽：225cm；铲间距：90cm；深松深度：55cm；整地深度≥35cm；作业速度：=5-8km/h  作业小时生产率：1.2-2 h㎡/h","T20200606307","2026-03-04","114","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[603,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","浅耕深松机","1SL-180","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","深松部件4铲;外形尺寸(长×宽×高):3850×2120×1610mm、配套功率:110.3-154.4kW、铲间距:450mm、深松深度:350-450mm、深松铲结构形式:凿式","冀2018T—167","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[604,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","翻转浅耕深松机","1SLF-180","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","深松部件左4右4个;外形尺寸(长×宽×高):3870×1750×1820mm、配套功率:110.3-154.4kW、铲间距:450mm、深松深度:350-450mm、深松铲结构形式:凿式","冀2018T—168","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[605,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","翻转浅耕深松机","1SLF-225","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","深松部件左5，右5个铲;外形尺寸(长×宽×高):4390×2210×1820mm、配套功率:132.4-154.4kW、铲间距:450mm、深松深度:350-450mm、深松铲结构形式:凿式","冀2018T—169","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[606,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","深松机","1SS-280","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:560mm","深松部件5铲；外形尺寸(长×宽×高):2200×2360×1280MM、结构质量:292KG、配套动力:66.2-80.9KW、工作幅宽:2800MM、铲间距:560MM、深松深度:250-350MM","T201913130228","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[607,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北沃田机械制造有限公司","深松机","1S-140","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:350mm","外形尺寸（长X宽X高）3100x1440x1410mm；结构质量：345kg；深松铲结构形式：凿式；配套动力：73.5~88.2kw；工作铲数4个；工作幅宽：140cm；铲间距：35cm。","T202013130359","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[608,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1S-200G","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","涵盖机型：型号名称：1S-200G型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1610×2215×1290（mm）；工作幅宽：200cm；铲间距：40cm；深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：5个。","T202143430102","2026-08-10","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[609,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","深松机","1S-350","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:560mm","深松部件7铲；外形尺寸(长×宽×高):2450×3050×1300MM、结构质量:380KG、配套动力:80.9-88.3KW、工作幅宽:3500MM、铲间距:560MM、深松深度:250-350MM","冀2018T—280（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[610,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","河北沃田机械制造有限公司","深松机","1S-350","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","外形尺寸（长X宽X高）1350x3180x1375mm；结构质量：480kg；深松铲结构形式：凿式；配套动力：95.6~154.4kw；工作铲数7个；工作幅宽：350cm；铲间距：50cm。","T202013130360","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[611,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1S-240G","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","型号名称：1S-240G型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1605×2640×1300（mm）；工作幅宽：240cm；铲间距：40cm；深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6个。","T202143430102","2026-08-10","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[612,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1S-284B","深松部件个数:9个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:315mm","型号名称：1S-284B型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1125×2830×1355（mm）；工作幅宽：284cm；铲间距：31.5cm；深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：9个。","T202143430101","2026-08-10","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[613,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-300E","深松部件个数:11个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:270mm","结构型式：悬挂式；配套动力：（77-110）kW；外形尺寸(长×宽×高)：3850×3000×1550mm；作业速度：=7-10km/h；作业小时生产率：2.1-3.0 h㎡/h；铲间距：27cm；工作幅宽：300cm；深松铲结构型式：凿型铲；深松铲排列方式：纵向三排（3、4、4）；深松铲数量：11；深松深度：35cm；整地深度：15cm；整地机构形式：耙片式","T20200606342","2026-03-04","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[614,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-350E","深松部件个数:12个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:290mm","结构型式：悬挂式；配套动力：（90-129）kW；外形尺寸(长×宽×高)：4100×3750×1550mm；作业速度：=7-10km/h；作业小时生产率：2.5-3.5 h㎡/h；铲间距：29cm；工作幅宽：350cm；深松铲结构型式：凿型铲；深松铲排列方式：纵向三排（4、4、4）；深松铲数量：12；深松深度：≥35cm；整地深度：10cm；整地机构形式：深松铲+合墒器+镇压器","T20200606305","2026-05-11","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[615,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","宁夏智源农业装备有限公司","深松机","1S-230","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:290mm","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥66.1；整机外型尺寸（长×宽×高）：2340mm×2300mm×1500mm；作业速度：2.5-3km/h;作业小时生产率：0.53~0.67h㎡/h;工作幅宽：230cm；铲间距：29cm；深松铲结构形式：凿铲式；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：7个；深松深度：30cm~40cm；整地耕深：8cm~12cm；整地机构形式：镇压辊","T202064640005","2025-01-20","0","购机补贴(通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[616,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","宁夏智源农业装备有限公司","深松机","1S-260","深松部件个数:9个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:290mm","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥88.2；整机外型尺寸（长×宽×高）：2340mm×2600mm×1500mm；作业速度：2.5-3km/h;作业小时生产率：0.67~0.8h㎡/h;工作幅宽：260cm；铲间距：29cm；深松铲结构形式：凿铲式；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：9个；深松深度：30cm~40cm；整地耕深：8cm~12cm；整地机构形式：镇压辊","T202064640006","2025-01-20","0","购机补贴(通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[617,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","偏柱式深松机","1S-390A","深松部件个数:6个;铲间距:500-650mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式    振动方式：非振动式    配套动力范围：≥95    工作状态外形尺寸 （长×宽×高)：2180×3920×1600     作业速度：4～6     作业小时生产率：≥1.8      工作幅宽：390       铲间距：50～65（可调）    深松铲结构型式：偏柱式       深松铲排列方式：V形排列     深松铲数量：6        深松耕深： ≥30","吉农机鉴2018-078","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[618,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","安徽得田农业机械装备有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-35cm","1KS-35型双圆盘开沟机。结构型式：双圆盘。最终传动方式：齿轮。与拖拉机挂接方式：悬挂式。与拖拉机挂接位置：后置式。配置拖拉机标定功率：51.4~66.1kW。配置拖拉机动力输出轴转速：720r/min。外形尺寸（长*宽*高）：1400mm*810mm*1200mm。作业速度范围：0.6~1m/s。生产率：2000~3000m/h。开沟沟形：梯形。开沟条数：1条。开沟深度：30~35cm。沟面宽度：30~40cm。沟底宽度：15cm。开沟刀弯刀数量：26把。开沟刀直刀数量：6把。刀盘数量：1个。开沟刀盘最大回转外径：990mm。刀盘最大回转宽度：150mm。","T202134340029","2026-03-30","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[619,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","固始万云丰机械有限责任公司","开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:25-35cm","配套拖拉机标定功率：51.5-66.2kW;外形尺寸（长×宽×高）：1630×830×1320mm；作业速度范围：0.583-0.972m/s;生产率：2100-3500m/h；开沟深度：25-35cm；沟面宽度：28-35cm；沟底宽度：14-18cm。","T2019320041","2024-10-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[620,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","河南沃正实业有限公司","旋耕开沟机","12KG-23(200)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:23cm","型号名称：12KG-23(200)型旋耕开沟机；结构型式：框架式；最终传动方式：侧边齿轮传动；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2270×1190mm；工作幅宽：200cm；配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：IT195左/IT195；旋耕刀数量：56把；刀辊设计转速：237/250r/min；刀辊最大回转半径：195mm；开沟刀型号：异型直刀+异型弯刀；开沟刀数量：6+10把；刀盘设计转速：237/250r/min；刀盘最大回转半径：322mm；耕深：≥8cm；开沟深度：23cm；沟面宽度：24cm；沟底宽度：18cm；作业速度范围：0.56～1.39m/s。","T202043430144","2025-08-06","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[621,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","河南沃正实业有限公司","旋耕开沟机","12KG-23(230)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:23cm","型号名称：12KG-23(230)型旋耕开沟机；结构型式：框架式；最终传动方式：侧边齿轮传动；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2570×1190mm；工作幅宽：230cm；配套拖拉机标定功率范围：66.2～80.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：IT195左/IT195；旋耕刀数量：68把；刀辊设计转速：237/250r/min；刀辊最大回转半径：195mm；开沟刀型号：异型直刀+异型弯刀；开沟刀数量：6+10把；刀盘设计转速：237/250r/min；刀盘最大回转半径：322mm；耕深：≥8cm；开沟深度：23cm；沟面宽度：24cm；沟底宽度：18cm；作业速度范围：0.56～1.39m/s。","T202043430145","2025-08-06","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[622,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安市众鼎机械制造有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:37cm","配套动力:55~96kw,机器置式：后置式；刀盘连接方式：法兰盘联接;刀棍（刀盘）转速：170-190r/min;开刀沟型号：IT245;开刀沟数量：开沟弯刀14把（左右各7把）/修边直刀6把（左右各3把）；刀盘型式：圆盘式；刀盘数量：1个；外形尺寸(长*宽*高):1580*1140*1400mm,传动方式：侧边齿轮传动,开沟深度：37cm","苏农机（2018）第（0424）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[623,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安婷宇机械有限公司","单圆盘开沟机","1K-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-35cm","最终传动方式：齿轮\n\n与拖拉机挂接方式：三点悬挂式\n\n与拖拉机挂接位置：后置式\n\n配套拖拉机标定功率：55.1-66.5（kw）\n\n动力输出轴转速：700（r/min）\n\n外形尺寸：1640*1270*1400（mm）\n\n作业速度范围：0.72-1.06（m/s）\n\n生产率：2600-3800（m/h）\n开沟深度：30-35（cm）\n\n沟面宽度：30-35（cm）\n沟底宽度：15（cm）\n\n开沟机弯刀数量：14（左右各7把）\n\n开沟机直刀数量:6（左右各3把）\n\n开沟刀盘最大回转直径：1100（带刀）\n\n刀盘最大回转宽度：300（mm）","T202032320557","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[624,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安婷宇机械有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-35cm","最终传动方式：齿轮\n\n与拖拉机挂接方式：三点悬挂式\n\n与拖拉机挂接位置：后置式\n\n配套拖拉机标定功率：55.1-66.5（kw）\n\n动力输出轴转速：720（r/min）\n\n外形尺寸：1550*960*1350（mm）\n\n作业速度范围：0.58-0.97（m/s）\n\n生产率：2100-3500（m/h）\n开沟深度：30-35（cm）\n\n沟面宽度：30-36（cm）\n\n沟底宽度：15（cm）\n\n开沟机弯刀数量：16（左右各8把）\n\n开沟刀盘最大回转直径：990（带刀）\n\n刀盘最大回转宽度：680（mm）","T202032320556","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[625,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安鑫鑫宇机械有限公司","单圆盘开沟机","1K-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-35cm","标定功率：55.1-66.5\n动力输出轴转速：720（r/min）\n作业速度范围：0.57-1.05（m/s）\n生产率：2060-3800（m/h）\n开沟深度：30-35（cm）\n构面宽度：25-35（cm）\n沟底宽度：10-18（cm）","T202132320135","2026-05-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[626,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","淮安鑫鑫宇机械有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-35cm","配套拖拉机标定功率：55.1-66.5（kw）\n动力输出轴转速：720（r/min）\n作业速度范围：0.58-0.97（m/s）\n生产率：2100-3500（m/h）\n开沟深度：30-35（cm）\n构面宽度：30-35（cm）\n沟底宽度：10-15（cm）","T202132320136","2026-05-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[627,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏清淮机械有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-40cm","配套拖拉机标定功率（kW）：36.75～55.13；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1500×770×1400；与拖拉机挂接方式：悬挂式；开沟深度(cm)：30～40；结构型式:单圆盘；沟面宽度(CM)；18～20；沟底宽度(cm):12；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：700～800；作业速度范围(m/s)：0.56～0.83；开沟刀盘最大回转直径(mm)：1100；开沟刀弯刀数量：12（左右各6把）；开沟刀直刀数量：6 把。","T202032320571","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[628,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏清淮机械有限公司","双圆盘开沟机","1KJ-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-40cm","配套动力（kW）：36.75～55.13；外形尺寸（长×宽×高)mm：1520×840×1370；与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；开沟深度(cm)：30～40；结构型式:双圆盘；沟面宽度(CM)；30～35；沟底宽度(cm):12～14；动力输出轴转速（r/min）：700～800；开沟刀弯刀数量：16。","苏农机（2018）第（0277）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[629,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏亿科农业装备有限公司","单圆盘开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","配套动力范围（kW）：62.5～88.3；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1550×1090×1320；结构形式：悬挂式；开沟器型式：圆盘式，开沟深度30-40cm.","苏农机（2019）第（0361）号","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[630,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏亿科农业装备有限公司","双圆盘开沟机","1KJ-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","配套动力范围（kW）：36.8-55.1；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1560x830×1270；结构形式：悬挂式；开沟器型式：圆盘式；开沟深度30-40cm.","T201932320181","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[631,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港荣炐机械有限公司","圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","结构型式：双圆盘；最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；配套拖拉机标定功率：51.4～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1530×870×1365mm；作业速度范围：0.56～1.11m/s；生产率：2000～4000m/h；开沟沟形：梯形；开沟条数：1条；开沟深度：30～35cm；沟面宽度：25～40cm；沟底宽度：15～20cm；开沟刀弯刀数量：30(左右各15)把；刀盘数量：2个；开沟刀盘最大回转直径：980mm；；刀盘最大回转宽度：780mm","T202132320205","2026-08-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[632,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","开沟机","1KH-35(A)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:32.2cm","1、型号名称：1KH-35(A)型开沟机；2、配套动力kW：36～55；3、机器置式：后置式三点悬挂；4、刀盘联接方式：花键式；5、刀盘转速r/min：228；6、开沟刀型号：IT245；7、开沟刀数量（开沟弯刀）（把）：16（左8；右8）；8、沟深cm：30-35；9、上口宽cm：27-40；10、沟底宽cm：12—15；11、刀盘型式：圆盘式；12、刀盘数量（个）：2；13、外形尺寸mm：1100×850×1300；14、传动方式：中间齿轮传动。","苏农机（2018）第(0559)号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[633,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:34cm","1、型号名称：1KJ-35型开沟机；2、配套动力kW：36～55；3、机器置式：后置式；4、刀盘联接方式：花键式；5、刀辊（刀盘）转速r/min：170～226；6、开沟刀型号：开沟刀（IT245）、削壁刀（直刀）；7、开沟刀数量开沟弯刀（把）：左右各6把；8、开沟刀数量修边直刀（把）：左右各3把；9、刀盘型式：圆盘式；10、刀盘数量（个）：1；11、外形尺寸mm：1500×770×1400","苏农机（2017）第(0258)号","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[634,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","1、型号名称：1KS-35型开沟机；2、结构型式：双圆盘；3、最终传动方式：齿轮；4、与拖拉机挂接方式：悬挂式；5、与拖拉机挂接位置：后置式；6、配套拖拉机标定功率kW：36.8～66.24；7、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720～860；8、外形尺寸（长×宽×高）mm：1470×875×1360；9、作业速度范围m/s：0.58～0.97；10、生产率m/h：2100～3500；11、开沟沟形：梯形；12、开沟条数（条）1；13、开沟深度cm：35±4；14、沟面宽度cm：37±1；15、沟底宽度cm：13±1；16、开沟刀弯刀数量（把）：30（左：15；右：15）；17、刀盘数量（个）：2；18、开沟刀盘最大回转直径mm：980；19、刀盘最大回转宽度mm：750；","T202032320150","2025-07-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[635,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市连发机械有限公司","圆盘开沟机","1KH-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","外形尺寸：1100×850×1300㎜；传动方式：齿轮传动；配套动力：36.8-55.1kW；结构质量：290㎏；机器置式：双圆盘后置式；刀盘联接方式：螺栓联接；开沟刀型号：IT245；开沟刀数量开沟弯刀：16把；刀盘型式：圆盘；刀片数量：2个；沟深：30-35㎝；与拖拉机连接方式：标准三点悬挂","苏农机（2018）第（0214）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[636,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市连发机械有限公司","圆盘开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","结构型式：单圆盘；最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；配套拖拉机标定功率（kW）：36.8～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720；外形尺寸（长×宽×高）：1703×1408×1450mm；作业速度范围（m/s）：0.56～1.11；生产率（m/h）：2100-3500；开沟沟形：倒梯形；开沟条数：1条；开沟深度（cm）：30～35；沟面宽度（cm）22～32；沟底宽度（cm）：12～14；开沟刀弯刀数量（把）：12；开沟刀直刀数量（把）：6；刀盘数量（个）：1；开沟刀盘最大回转直径（mm）：1100；刀盘最大回转宽度（mm）：220。","T202032320161","2025-07-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[637,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市连发机械有限公司","圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","结构型式：双圆盘；最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；配套拖拉机标定功率（kW）：36.8～66.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720；外形尺寸（长×宽×高）：1703×1408×1450mm；作业速度范围（m/s）：0.56～1.11；生产率（m/h）：2100-3500；开沟沟形：倒梯形；开沟条数：1条；开沟深度（cm）：30～35；沟面宽度（cm）25～40；沟底宽度（cm）16～30；开沟刀弯刀数量（把）：24；开沟刀直刀数量（把）：6；刀盘数量（个）：2；开沟刀盘最大回转直径（mm）：1100；刀盘最大回转宽度（mm）：285。","T202032320160","2025-07-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[638,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","濉溪县淮农农机有限责任公司","单圆盘开沟机","1K-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","序号 项 目 单 位 设计值\n1 型号名称 / 1K-35 型单圆盘开沟机\n2 结构型式 / 单圆盘\n3 最终传动方式 / 齿轮\n4 与拖拉机挂接方式 / 悬挂式\n5 与拖拉机挂接位置 / 后置式\n6 配套拖拉机标定功率 kW 55～96\n7 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 720\n8 外形尺寸（长×宽×高） mm 1570×1410×1460\n9 作业速度范围 m/s 0.56～0.83\n10 生产率 m/h 2000～3000\n11 开沟沟形 / 梯形\n12 开沟条数 条 1\n13 开沟深度 cm 30～35\n14 沟面宽度 cm 25～35\n15 沟底宽度 cm 15\n16 开沟刀弯刀数量 把 12\n17 开沟刀直刀数量 把 6\n18 链式开沟刀数量 把 /\n19 刀盘数量 个 1\n20 开沟刀盘最大回转外径 mm 1040\n21 刀盘最大回转宽度 mm 234\n22 链条链号 / /\n23 链轮轴心距 mm /\n24 开沟链节数 节 /\n25 链式开沟回转宽度 mm /","T202134340189","2026-08-09","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[639,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","濉溪县淮农农机有限责任公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","序号 项 目 单 位 设计值\n1 型号名称 / 1KS-35 型双圆盘开沟机\n2 结构型式 / 双圆盘\n3 最终传动方式 / 齿轮\n4 与拖拉机挂接方式 / 悬挂式\n5 与拖拉机挂接位置 / 后置式\n6 配套拖拉机标定功率 kW 55～96\n7 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 720\n8 外形尺寸（长×宽×高） mm 1500×840×1250\n9 作业速度范围 m/s 0.56～0.83\n10 生产率 m/h 2000～3000\n11 开沟沟形 / 梯形\n12 开沟条数 条 1\n13 开沟深度 cm 30～35\n14 沟面宽度 cm 25～35\n15 沟底宽度 cm 15\n16 开沟刀弯刀数量 把 24\n17 开沟刀直刀数量 把 /\n18 链式开沟刀数量 把 /\n19 刀盘数量 个 2\n20 开沟刀盘最大回转外径 mm 990\n21 刀盘最大回转宽度 mm 180\n22 链条链号 / /\n23 链轮轴心距 mm /\n24 开沟链节数 节 /\n25 链式开沟回转宽度 mm /","T202134340188","2026-08-09","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[640,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","潍坊潍林农业装备有限公司","开沟机","1KS-45","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35-45cm","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1250×950×1000(不含万向节)； 2.整机质量(kg): 275； 3.配套动力(kW): 36.8～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720/1100； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.开沟深度(cm):35～45； 7. 沟面宽度(cm):35～45；8.开沟刀数量(把): 16；9.开沟沟形：梯矩形;","GZNJ/TJ 2019-352","2024-11-21","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[641,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","潍坊信行机械有限公司","开沟机","1KSC-30","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30cm","结构性式：双圆盘，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1260×820×970,与拖拉机挂接方式：悬挂式，与拖拉机挂接位置：后置式，开沟沟型:梯形，开沟条数;1条，开沟深度;30cm,沟面宽度：38cm,沟底宽度：29cm,开沟刀弯刀数量：8＋8把，刀盘数量：2个，配套拖拉机标定功率：36.8～52kW","GZNJ/TJ 2019-360","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[642,"耕整地机械","耕地机械","耕整机","功率4kW及以上耕整机","南昌市八马机械制造有限公司","微型耕整机","1Z-20","配套发动机功率:4.0kW","配套汽油发动机  型号：170  功率：4.0kW","江西省2017第013号","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[643,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-1.5Q","配套发动机功率:1.5kW","配套发动机功率:1.5KW;外形尺寸:1300×485×880mm,刀棍传动方式:齿轮传动,耕宽:400mm;旋耕刀型号:旱地耕刀;主离合器型式:离心式;主离合器状态:常开。","T202034325","2025-12-28","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[644,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-1.9Q","配套发动机功率:1.9kW","配套发动机功率:1.9KW;外形尺寸: 1300×485×880mm,刀辊传动方式:齿轮传动,耕宽:400mm;旋耕刀型号:旱地耕刀;主离合器型式:离心式;主离合器状态:常开。","T202034324","2025-12-28","1.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[645,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.2QC","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机功率:2.2KW,配套动力类型：汽油机；起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,耕宽:350mm;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1100×400×980mm；主离合器型式：离心式。","2019TJ325","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[646,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.5Q","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机功率:2.5KW,配套动力类型：汽油机；起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,耕宽:400mm;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1250×520×900mm；主离合器型式：湿式。","2019TJ326","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[647,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.5QA","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机功率:2.5KW；配套动力类型：汽油机；起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,耕宽:400mm;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1100×520×1050mm；主离合器型式：湿式。","2019TJ327","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[648,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.5QB","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；作业幅宽：400mm；配套发动机型号名称：NP150(ZP1P65F/P-K)汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min;旋耕刀型式:旱地耕刀。","T202134340300","2026-10-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[649,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽喜佰年机械制造有限公司","微耕机","1WG-1.5Q","配套发动机功率:1.5kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×520×840mm；配套发动机型号名称：144FA汽油机；配套发动机生产企业：山东华盛中天工程机械有限责任公司；配套发动机标定功率：1.5kW；工作幅宽：400mm；主离合器型式：湿式。","T202134340321","2026-10-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[650,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽喜佰年机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.2Q","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机生产企业：山东华盛农业药械有限责任公司；配套发动机标定功率：2.2kW；配套发动机标定转速：7500r/min；工作幅宽：400mm。","T202134340321","2026-10-31","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[651,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽喜佰年机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.5Q","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：NP150汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.5kW；工作幅宽：400mm。","T202134340321","2026-10-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[652,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","本田动力（中国）有限公司","微耕机","1WG3.05-90FQ-DL","配套发动机功率:3.05kW","配套汽油发动机3.05KW，结构质量60KG，外形尺寸1460mm*900mm*800mm，幅宽90cm，作业速度0.1~0.3m/s,设计小时生产率≥0.04h㎡/(hm），主燃油消耗量≤30KG/h㎡","T202050500450","2025-12-27","3.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[653,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","本田动力（中国）有限公司","微耕机","1WG3.7-90FQ-DL","配套发动机功率:3.7kW","配套汽油发动机3.7KW，结构质量55KG，外形尺寸1500mm*900mm*1000mm，幅宽90cm，作业速度0.1~0.3m/s,设计小时生产率≥0.04h㎡/(hm），主燃油消耗量≤35KG/h㎡","T202050500451","2025-12-27","3.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[654,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","本田动力（中国）有限公司","微耕机","1WGQD3.7-40","配套发动机功率:3.7kW","配套汽油动力3.7KW，外形尺寸1470mm*480mm*865mm，幅宽400mm，作业速度≥0.1m/s,设计小时生产率≥0.1h㎡/(hm），主燃油消耗量≤50KG/h㎡","T202150500296","2026-10-21","3.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[655,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","常州市沃尔德机械有限公司","微耕机","1WG1.5-41","配套发动机功率:1.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：1.5kW；配套发动机标定转速：6800r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作幅宽：410mm","T202150500135","2026-04-14","1.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[656,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG2.2-60A","配套发动机功率:2.2kW","1、发动机型号：NH130(161F)四冲程汽油机；2、 外形尺寸（旋耕标准配置）（ mm）：1200×620×870；3、结构质量（kg）：40；4、传动方式：蜗轮蜗杆传动；5、主离合器型式：离心式离合；6、 额定功率（Kw）：2.2；7、 额定转速(r/min)：3600；8、刀辊转速（r/min）：156；9、最大回转半径（㎜）： 140；10、总安装刀数（把）：18；11、耕深（㎝）：10；12、耕深稳定性（%）：88；13、作业速度（m/s）：≤1.53；14、纯小时生产率（ hm2/h.m）：≥0.03；15、 驾驶员操作位置处噪声（ dB(A)）：84；16、植被覆盖率（%）：89；17、碎土率（%）：84。","T202145450075","2026-05-27","2.2","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[657,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG2.5-50A","配套发动机功率:2.5kW","1、结构型式：手持式；2、外形尺寸mm:1220×620×870；3、配套发动机标定功率kW：2.5；4、配套发动机标定转速r/min：3600；5、刀辊传动方式：齿轮传动；6、发动机输出传动方式：直联；6、主离合器型式：离心式；7、刀辊最大回转半径 mm：140；8、总安装刀数：12。","T202145450063","2026-05-27","2.5","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[658,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","昆明鸿溪机电有限公司","微耕机","1WG1.6Q-25","配套发动机功率:1.65kW","标定功率：1.65kW；","T202034653","2025-12-28","1.65","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[659,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-2.2-40D","配套发动机功率:2.2kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1320×590×970mm，整机工作幅宽：440mm，整机结构质量（无工作部件）：32kg，整机结构比质量（无工作部件）：14.5kg/kW，整机最高行驶速度：8㎞/h，整机最高理论前进速度：9㎞/h，配套动力起动方式：手拉反冲，配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆力帆内燃机有限公司，配套动力型号规格：XP140、LF1P65FV，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：2.2/3600 kW / r/min，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：直联式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：30º，耕作部件防护装置宽度：590，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：253，刀辊最大回转半径：120，刀辊总安装刀数：12，旋耕刀型号：PⅡ120，旋耕刀型式：刀盘式，旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：鼓式离合器，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：立杆式，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节，阻力棒材质：65Mn，阻力棒硬度：HRC 35~45","08021P10088R0S","2026-06-28","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[660,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-2.5-40D","配套发动机功率:2.5kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×590×1030mm，整机工作幅宽：440mm，整机结构质量（无工作部件）：38kg，整机结构比质量（无工作部件）：15.2kg/kW，整机最高行驶速度：8㎞/h，整机最高理论前进速度：9㎞/h，配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司 重庆大江动力设备制造有限公司，配套动力型号规格：NH150、DVO151H，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：2.5/3600 kW / r/min，配套动力起动方式：手拉反冲，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：直联式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：45º，耕作部件防护装置宽度：590，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：253，刀辊最大回转半径：120，刀辊总安装刀数：12，旋耕刀型号：PⅡ120，旋耕刀型式：刀盘式，旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：鼓式离合器，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：限深轮，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节","08021P10088R0S","2026-06-28","2.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[661,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-2.5-40DHJ","配套发动机功率:2.5kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×480×900mm，整机工作幅宽：440mm，整机结构质量（无工作部件）：36kg，整机结构比质量（无工作部件）：36/2.5kg/kW，整机最高行驶速度：7㎞/h，整机最高理论前进速度：8㎞/h，配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司 重庆大江动力设备制造有限公司，配套动力型号规格：NH150、DVO151H，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：2.5/3600kW/r/min，配套动力起动方式：手拉反冲，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：直联式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：45º，耕作部件防护装置宽度：480，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：180，刀辊最大回转半径：120，刀辊总安装刀数：12，旋耕刀型号：PⅡ120，旋耕刀型式：刀盘式，旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：摩擦片式离合器，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：立杆式，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节，阻力棒材质：65Mn，阻力棒硬度：HRC 35~45","08021P10088R0S","2026-06-28","2.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[662,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳精匠机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-50HA","配套发动机功率:2.2kW","功率：2.2Kw、整机外形尺寸（长×宽×高）: 1260mm×520mm×950mm、配套发动机标定转速:3800r/min、启动方式：手拉反冲、工作幅宽:500mm、扶把调整幅度（水平方向）：不可调、扶把调整幅度（垂直方向）:40度、发动机输出传动方式：皮带、刀辊传动方式：链条、刀辊设计转速：225r/min、刀辊最大回转半径：133mm、刀辊总安装刀数：18把、旋耕刀型式：刀盘式、主离合器状态：离心式、主离合器状态：常开","T202041410096","2025-06-29","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[663,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-40Y2","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：NH150；配套发动机标定功率(kW)：2.5；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×510×810mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/ h㎡；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～45（°）；刀辊设计转速：155r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦离合器式；主离合器状态：常开","部20190327","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[664,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ3.2-90B1","配套发动机功率:3.2kW","配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机型号规格：LC1P70FA；配套发动机标定功率：3.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1220×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～45（°）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：IIIS150；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","部20171076","2021-12-31","3.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[665,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ3.6-90B3","配套发动机功率:3.6kW","配套发动机生产企业：重庆润通科技有限公司；配套发动机型号规格：MA190；配套发动机标定功率：3.6kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～45（°）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：ⅢS150；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","部20190320","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[666,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","微耕机","1WG1.5-40","配套发动机功率:1.5kW","序号\t项\t目\t设计值\n1\t型号名称\t1WG1.5-40微耕机\n2\t结构型式\t前置式\n3\t配套发动型号名称\t144F-1型汽油机\n4\t配套发动生产企业\t山东华盛中天工程机械有限责任公司\n5\t配套发动标定功率\t1.5kW\n6\t配套发动标定转速\t6800r/min\n7\t配套发动起动方式\t手拉启动\n8\t配套发动燃油种类\t汽油\n9\t整机外形尺寸（长×宽×高）\t1210×450×890mm\n10\t作业速度\t0.15～0.25m/s\n11\t工作幅宽\t400mm\n12\t作业小时生产率\t0.06-0.10hm2/(h•m)\n13\t单位作业面积燃油消耗量\t15-28kg/hm2","T202037370131","2025-07-06","1.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[667,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","山东绿佳机械有限公司","微耕机","1WGQ1.5-40","配套发动机功率:1.9kW","型号名称 : 1WGQ1.5-40型微耕机  结构型式 : 手持式  配套发动机型号名称 : 1E48F-E型汽油机  配套发动机生产企业 : 山东华盛农业药械有限责任公司  配套发动机标定功率 kW :1.9  配套发动机标定转速 r/min: 7500  配套发动机起动方式 : 手拉自回绳  配套发动机燃油种类 : 汽油  整机外形尺寸（长×宽×高）: 1170×480×840 mm  作业速度:0.1～0.3 m/s  扶把振动:≤10.6 m/s²  作业小时生产率:0.01～0.07 hm2/(h•m)  单位作业面积燃油消耗量:≤20 kg/hm2  工作幅宽:400 mm  发动机输出传动方式 : 齿轮传动  刀辊传动方式 : 齿轮传动  扶把调整幅度（水平方向） : 0 º  扶把调整幅度（垂直方向） : 15 º  刀辊设计转速:240 r/min  刀辊最大回转半径:150 mm  刀辊总安装刀数 : 16  旋耕刀型号 : 旱地刀  主离合器型式 : 自动离心式  主离合器状态 : 常开","T201937370122","2024-10-24","1.9","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[668,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","山东绿佳机械有限公司","微耕机","1WGQ1.5-40N","配套发动机功率:1.5kW","结构型式 : 手持式 配套发动机型号名称 : NP80型汽油机 ;配套发动机生产企业 : 重庆宗申通用动力机械有限公司; 配套发动机标定功率:1.5 Kw; 配套发动机标定转速:3600 r/min;配套发动机起动方式 : 手拉启动; 配套发动机燃油种类 : 汽油 ;整机外形尺寸（长×宽×高）:1290×450×870 mm ;作业速度:0.1～0.3 m/s;扶把振动:≤10.6 m/s² ;单工作幅宽:400 mm;发动机输出传动方式 : 齿轮传动 ;刀辊传动方式 : 齿轮传动 ;刀辊设计转速:240 r/min ;刀辊最大回转半径:150 mm ;刀辊总安装刀数 : 16 ;旋耕刀型式 : 盘刀式 ;主离合器型式 : 离心摩擦片式 ;主离合器状态 : 常开","T202137370258","2026-06-29","1.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[669,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","山东绿佳机械有限公司","微耕机","1WGQ1.5-40S","配套发动机功率:1.5kW","配套发动机型号名称 ： 144FA型汽油机 ；配套发动机生产企业 ：山东华盛农业药械有限责任公司 ；配套发动机标定功率： 1.5 kW ；配套发动机标定转速： 6800 r/min ；配套发动机起动方式 ：手拉自回绳 ；配套发动机燃油种类： 汽油 ；整机外形尺寸（长×宽×高）：1370×460×880 mm ；作业速度：0.1～0.3 m/s ：扶把振动：≤10.6 m/s² ：工作幅宽： 400 mm ：发动机输出传动方式 ：齿轮传动 ；刀辊传动方式：齿轮传动 ；刀辊设计转速 ： 240 r/min ；刀辊最大回转半径： 130 mm ；旋耕刀型式：ⅠR130 ；主离合器型式 ： 离心式摩擦片 ；主离合器状态： 常开。","T202037370266","2025-12-29","1.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[670,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","山东绿佳机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-40","配套发动机功率:2.5kW","1WGQ2.5-40型微耕机 结构型式 :手持式 ;配套发动机型号名称 : NP150型汽油机 ;配套发动机生产企业 :重庆宗申通用动力机械有限公司 ;配套发动机标定功率 kW: 2.5 ;配套发动机标定转速 r/min: 3600 ;配套发动机起动方式 :手拉自回绳 ;配套发动机燃油种类 :汽油 ;整机外形尺寸（长×宽×高） mm :1130×480×840 ;工作幅宽 mm :400 ;发动机输出传动方式 :齿轮传动 ;刀辊传动方式  齿轮传动 ;刀辊设计转速 r/min :240 ;刀辊最大回转半径 mm :150 ;刀辊总安装刀数 : 16 ;旋耕刀型号 / 旱地刀 ;主离合器型式 : 自动离心式 ;主离合器状态 :常开","T201937370121","2024-10-24","2.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[671,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州共源工贸有限公司","微耕机","1WG1.6Q-35型","配套发动机功率:1.65kW","前置式；外形尺寸：1180*480*840mm；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：涡轮涡杆传动；；工作幅宽：350mm；总安装刀数量：12把；旋耕刀型号：组合专用刀I型。配套发动机型号名称，1E44F－5单缸风冷二冲程汽油发动机；1.65kW","ZJ2017173","2022-12-31","1.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[672,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州共源工贸有限公司","微耕机","1WG2.2Q-35型","配套发动机功率:2.2kW","前置式；外形尺寸：1200*480*880mm；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：涡轮涡杆传动；；工作幅宽：350mm；总安装刀数量：16把；旋耕刀型号：组合专用刀Ⅱ型。配套发动机型号名称，1E48F单缸风冷二冲程汽油发动机；2.2kW","ZJ2017172","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[673,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套发动机功率:2.2kW","标定功率2.2KW，转速7500R/MIN，1E48F,汽油与二冲程机油混合油，外形尺寸：（1400*525*870）mm、工作幅宽（cm)：400、结构质量（kg):29、传动方式（发动机输出):直联、传动方式（刀辊）：齿轮传动、旋耕刀型号：R150旱地刀、总安装刀数量（把）：16、主离合器型式：离心离合器。","ZJ2018114","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[674,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州市洋晟机械有限公司","微耕机","1WG2.5Q-46","配套发动机功率:2.5kW","标定功率2.5KW，转速3600R/MIN，NP150,汽油机，外形尺寸：（1350*545*850）mm、工作幅宽（cm)：460、结构质量（kg):38、传动方式（发动机输出):直联、传动方式（刀辊）：齿轮传动、旋耕刀型号：R150旱地刀、总安装刀数量（把）：16、主离合器型式：离心离合器。","ZJ2018113","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[675,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG1.6-33FQ-DL","配套发动机功率:1.6kW","配套发动机标定功率：1.6kW、配套发动机标定转速：3600r/min、启动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、工作状态外形尺寸：1250X480X880mm、工作幅宽:330mm、传动方式发动机输出：皮带传动、传动方式刀辊：链条传动、旋耕刀型号：防缠刀、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开。","渝2018122","2022-12-31","1.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[676,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG2.6-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.6kW","配套发动机标定功率：2.6kW、配套发动机标定转速：3600r/min、启动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、工作状态外形尺寸：1400X650X830mm、工作幅宽:600mm、传动方式发动机输出：直联、传动方式刀辊：齿轮传动、旋耕刀型号：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","渝2019077","2023-12-31","2.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[677,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQD2.6-33C","配套发动机功率:2.6kW","配套发动机标定功率：2.6kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1390X480X890mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:330mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:12。","T202050500131","2025-06-21","2.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[678,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ2.6-100","配套发动机功率:2.6kW","配套发动机标定功率：2.6kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1520X1030X1000mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数32。","T202150500239","2026-08-19","2.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[679,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","无锡市赫达沃机械有限公司","微耕机","1WG1.5-41","配套发动机功率:1.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：1.5kW；配套发动机标定转速：6800r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油","T202150500134","2026-04-14","1.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[680,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","芜湖劲工农林机械有限公司","微耕机","1WG2.2Q","配套发动机功率:2.2kW","标定功率：2.2kW；标定转速：6500r/min；","T202034057","2025-11-30","2.2","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[681,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","宜昌元龙科技有限公司","微耕机","1WGQ2.2-60","配套发动机功率:2.2kW","主离合器型式：离心式离合器  主离合器状态：常开式 型号名称:1WGQ2.2-60型微耕机     配套发动机标定功率（kW）：2.2  配套发动机标定转速（r/min）：3600    工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1360×650×760    工作幅宽（mm）630   发动机输出传动方式：同轴直杆联接    刀辊传动方式：蜗轮蜗杆传动     水平方向扶把调整幅度（º）：0     垂直方向扶把调整幅度（º）：30     旋耕刀型号：防缠草刀   刀辊最大回转半径（mm）165    总安装刀数（把）：18","鄂2018069","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[682,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","英德尔（福建）机械有限公司","微型耕耘机","1WG3Q","配套发动机功率:2.2kW","配套动力：NH130汽油机，标定功率：2.2kW,外形尺寸（长×款×高）mm：1206×606×825，工作宽幅：59.8cm，结构净质量（不含工作部件）：27.1kg，传动方式(发动机输出)：直传，传动方式(刀辊)：蜗轮蜗杆，旋耕刀型号：PII150，总安装刀数：18把，主离合器型式：离心式","闽2018002","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[683,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ1.5-40","配套发动机功率:1.5kW","配套发动机功率:1.5KW；外形尺寸:1320×510×865mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:400mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330064","2025-08-02","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[684,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ1.9-40","配套发动机功率:1.9kW","配套发动机功率:1.9KW；外形尺寸:1320×510×865mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:400mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330065","2025-08-02","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[685,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ2.5-40","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机功率:2.5KW；外形尺寸:1340×510×930mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:400mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330066","2025-08-02","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[686,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市景煜机械有限公司","微耕机","1WGQ1.5-38","配套发动机功率:1.5kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1210×515×885mm；配套发动机型号名称：144FA汽油机；配套发动机生产企业：山东华盛中天工程机械有限责任公司；配套发动机标定功率：1.5kW；工作幅宽：380mm；主离合器型式：干式。","T202133330055","2026-10-25","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[687,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市景煜机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-36","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×560×870mm；配套发动机型号名称：NH130汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.2kW；工作幅宽：360mm；主离合器型式：干式。","T202133330056","2026-10-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[688,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市景煜机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-38","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1210×510×920mm；配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机生产企业：山东华盛农业药械有限责任公司；配套发动机标定功率：2.2kW；工作幅宽：380mm；主离合器型式：干式。","T202133330055","2026-10-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[689,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市景煜机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-36","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1250×560×900mm；配套发动机型号名称：NP150汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.5kW；工作幅宽：360mm；主离合器型式：湿式。","T202133330055","2026-10-25","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[690,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市景煜机械有限公司","微耕机","1WGQ3.0-38","配套发动机功率:3kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1260×604×910mm；配套发动机型号名称：LC165F-5汽油机；配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机标定功率：3kW；工作幅宽：380mm；主离合器型式：湿式。","T202133330056","2026-10-25","3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[691,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ1.9-43","配套发动机功率:1.9kW","配套发动机功率:1.9KW；外形尺寸:1380×515×845mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:430mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330072","2025-08-02","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[692,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-35","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机功率:2.2KW；外形尺寸:1290×445×935mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:350mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330073","2025-08-02","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[693,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-40","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机功率:2.2KW；外形尺寸:1250×540×870mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:400mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330074","2025-08-02","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[694,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WG1.5-40","配套发动机功率:1.5kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 144FA汽油机，配套发动机标定功率1.5kW，配套发动机标定转速6800r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1260*460*960，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.05，工作幅宽400mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 15，刀辊设计转速，200，刀辊总安装刀数 12，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 干式，主离合器状态 长开。","T202033330053","2025-08-02","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[695,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WG1.9-40","配套发动机功率:1.9kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 1E48F-E汽油机，配套发动机标定功率1.9kW，配套发动机标定转速7500r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1260*460*860，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.05，工作幅宽400mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 10，刀辊设计转速，220，刀辊总安装刀数 12，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 干式，主离合器状态 长开。","T202033330054","2025-08-02","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[696,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-65","配套发动机功率:2.5kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 NP150(ZS1P65F/P-K)汽油机，配套发动机标定功率2.5kW，配套发动机标定转速3600r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1440*700*950，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.25，工作幅宽650mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 0，刀辊设计转速，240，刀辊总安装刀数 24，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 湿式，主离合器状态 常开。","T202133330013","2026-07-26","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[697,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市纳诚工贸有限公司","微耕机","1WGQ1.5-44","配套发动机功率:1.5kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1380×500×870mm；配套发动机型号名称：144FA汽油机；配套发动机生产企业：山东华盛中天工程机械有限责任公司；配套发动机标定功率：1.5kW；工作幅宽：440mm；主离合器型式：干式。","T202133330053","2026-10-25","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[698,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市纳诚工贸有限公司","微耕机","1WGQ2.2-38","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1215×560×940mm；配套发动机型号名称：NH130汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.2kW；工作幅宽：380mm；主离合器型式：干式。","T202133330054","2026-10-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[699,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市纳诚工贸有限公司","微耕机","1WGQ2.2-44","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1340×500×875mm；配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机生产企业：山东华盛农业药械有限责任公司；配套发动机标定功率：2.2kW；工作幅宽：440mm；主离合器型式：干式。","T202133330053","2026-10-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[700,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市纳诚工贸有限公司","微耕机","1WGQ2.5-36","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1260×500×875mm；配套发动机型号名称：NP150汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.5kW；工作幅宽：360mm；主离合器型式：湿式。","T202133330053","2026-10-25","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[701,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-2.2Q","配套发动机功率:2.2kW","工作幅宽400mm；配套发动机标定功率：2.2KW , 配套发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动，外形尺寸：1210×510×935mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：直联，旋耕刀型号：旱地耕刀;主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开。","ZJ2019013","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[702,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-2.2QA","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机功率：2.2KW； 外形尺寸：1240×480×960mmmm，传动方式：齿轮传动，耕宽：400mm；旋耕刀型号：旱地耕刀;主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开。","ZJ2019012","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[703,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-60","配套发动机功率:2.5kW","工作幅宽:600mm；配套发动机标定功率:2.5KW；配套发动机标定转速:3600r/min；起动方式:手拉起动；外形尺寸:1250×620×880mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330058","2025-08-02","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[704,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套发动机功率:/kW","配套2.2KW汽油发动机，动力输出方式为直联传动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1270×480×830mm，作业速度：0.15～0.25m/s，作业小时生产率：0.01～0.03hm2/(h·m)，工作幅宽：400mm，传动方式：发动机输出，刀锟：齿轮传动，设计转速：0～256r/min，最大回转半径：140mm，总安装刀数：16把，旋耕刀型号：组合式专用刀，主离合器形式：离心摩擦式，主离合器状态：常开","ZJ2019010","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[705,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG2.5Q-40","配套发动机功率:/kW","规格型号：1WG2.5Q-40，燃油种类：90#以上汽油机油,发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司，型号规格：NP150，额定功率：2.5KW，启动方式：手拉反冲式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×480×830mm，作业速度：0.10-0.25m/s，作业小时生产率：0.02-0.045hm2/(h·m)，工作幅宽:400mm，传动方式：发动机输出：直联传动，刀辊：齿轮传动，旋耕刀型号：组合式专用刀","ZJ2019009","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[706,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江绿力机械股份有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套发动机功率:2.2kW","1.型号名称：1WG2.2Q-40微耕机；2.结构形式：前置式；3.配套发动机型号名称：1E48F汽油机；4.配套发动机生产企业：常州市安安动力机械有限公司；5.配套发动机标定功率：2.2kW；6.配套发动机标定转速：6500 r/min；7.配套发动机起动方式：手拉起动；8.配套发动机燃油种类：汽油与二冲程机油的混合油；9.整机外形尺寸（长× 宽 ×高 ）：1265×465×860mm；10.作业速度:0.05~0.25m/s；11.扶把振动：≤35m/s2 ；12.作业小时生产率：0.015~0.03hm2/(h٠m)；13.单位作业面积燃油消耗量：35-40kg/ hm2；14.工作幅宽：400mm；15.传动方式（发动机输出）：直联；16.传动方式（刀辊）：齿轮传动；17.扶把调整幅度（水平方向）：0°；18.扶把调整幅度（垂直方向）：270°；19.刀辊设计转速：0~250r/min（无分档）；20.刀辊最大回转半径：130mm；21.刀辊总安装刀数：12把；22.旋耕刀型号：组合式专用刀Ⅰ型；23.主离合器型式：紧张离合；24.主离合器状态：常开。","ZJ2018109","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[707,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江武义亨辉机械制造有限公司","微耕机","1WG2.2Q-30","配套发动机功率:2.2kW","配套动力：山东华盛农业药械有限责任公司，动力型号;1E48F风冷二冲程汽油发动机，功率2.2KW，标定转速;7500转，工作状态外形尺寸：1240×500×900mm,作业速度：0.15～0.25m/s,工作幅宽：300mm，传动方式：直联传动，刀辊：涡轮传动，刀辊转速； 224r/min,最大回转半径；132mm,总安装刀数；12把，主离合器；离心摩擦式","T202033330289","2026-03-04","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[708,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江武义亨辉机械制造有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套发动机功率:2.2kW","配套动力：山东华盛农业药械有限责任公司，动力型号;1E48F风冷二冲程汽油发动机，功率2.2KW，标定转速;7500转，工作状态外形尺寸：1240×480×900mm,作业速度：0.15～0.25m/s,工作幅宽：400mm，传动方式：直联传动，刀辊：涡轮传动，刀辊转速； 256r/min,最大回转半径；145mm,总安装刀数；16把，主离合器；离心摩擦式","T202033330290","2026-03-04","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[709,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江武义亨辉机械制造有限公司","微耕机","1WG2.5Q-40","配套发动机功率:2.5kW","配套动力：重庆宗申通用动力机械有限公司，动力型号：NP150汽油发动机，功率2.5KW，标定转速;3600转，工作状态外形尺寸：1310×480×900mm,作业速度：0.10～0.25m/s,工作幅宽：400mm，传动方式：直联传动，刀辊：齿轮传动，刀辊转速； 256r/min,最大回转半径；145mm,总安装刀数；16把，主离合器；离心摩擦式","T202033330291","2026-03-04","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[710,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ2.5-60","配套发动机功率:2.5kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1300*630*860；作业速度m/s：0.05～0.1；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=40 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：28；刀辊设计转速r/min：140；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：18；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500027","2024-07-01","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[711,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG1.8-35FQ-DL","配套发动机功率:1.8kW","1WG1.8-35FQ-DL型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机生产企业：重庆华世丹；配套发动机型号名称H156F；配套发动机标定功率：1.8KW;配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×530×850mm; 作业速度: 0.05～0.2m/s; 扶把振动: ≤50 m/s2; 作业小时生产率: ≥0.02 hm2/(h•m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤445 kg/hm²；工作幅宽: 350mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：30°；刀辊设计最高转速：280r/min; 刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式：主离合器状态：常开","T201950500078","2024-08-07","1.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[712,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WGQD1.8-55","配套发动机功率:1.8kW","规格型号：1WGQD1.8-55微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：1.8KW；配套发动机型号：H156F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1520×600×880mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：550mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：180°；刀辊设计转速：226r/min， 刀辊最大回转半径：135mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500093","2025-06-07","1.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[713,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ2.7-45","配套发动机功率:2.7kW","规格型号：1WGQZ2.7-45微耕机；结构型式：手持式；配套发动机生产企业：华世丹机械制造有限公司；配套发动机额定功率：2.7KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机型号：HP175汽油机;配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1320×490×950mm；作业速度：0.05～0.2 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.02 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：450mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：25°；刀辊设计转速： 262r/min ；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500395","2025-12-27","2.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[714,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-38","配套发动机功率:2.2kW","标定功率2.2kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×470×950，工作幅宽：380mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：12，主离合器型式：离心式。","T202050500168","2025-08-05","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[715,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG2.2-66FQ-ZC","配套发动机功率:2.2kW","型号名称：1WG2.2-66FQ-ZC型微耕机\n标定功率：2.2KW\n起动方式：手拉起动\n燃油种类：汽油\n标定转速：3600r/min\n外形尺寸：1390mm*800mm*880mm\n工作幅宽：660mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n作业小时生产率：≥0.02h㎡/(h*m)\n发动机输出：直联\n单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2\n传动方式：齿轮传动\n扶把调整幅度：水平方向：120°，垂直方向：25°\n旋耕刀型号：旱地刀\n刀辊设计转速：173r/min\n刀辊最大回转半径：180mm\n总安装刀数：24\n旋耕刀型号：旱地刀\n主离合器型式：离心式\n主离合器状态：常开","渝2018024","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[716,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG2.2-66FQ-ZCA","配套发动机功率:2.2kW","1、型号名称：1WG2.2-66FQ-ZCA型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：2.2KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：汽油\n7、外形尺寸：1480mm*680mm*850mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.02h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：40kg/h㎡\n11、工作幅宽：660mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：42°\n15、扶把调整幅度垂直方向：28°\n16、刀辊设计转速：173r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：24\n19、旋耕刀型式：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开\n22、扶把振动：≤50m/s²","渝2019131","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[717,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.2kW","发动机标定功率：2.2（KW），发动机标定定转速：3600（r/min）；发动机类型：单缸、四冲程、顶置气门、风冷汽油发动机；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x615x810(mm)，工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：30；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","渝2017066","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[718,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","发动机标定功率：2.5（KW），发动机标定定转速：3600（r/min）；发动机起动方式：手拉起动；发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x605x810(mm)，工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：40；刀辊设计转速：238r/min；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","渝2019013","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[719,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG3.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:3.0kW","结构型式：手持式；发动机标定功率：3.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min）；发动机起动方式：手拉起动；发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1410x610x820(mm)，工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式:齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：60；刀辊设计转速：249r/min；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T201950500112","2024-09-09","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[720,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQD3.0-60","配套发动机功率:3.0kW","发动机标定功率：3.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1280x610x960(mm)，作业速度：0.05~0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：皮带传动，传动方式(刀辊)：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：45；刀辊设计转速：180r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式，主离合器状态：常开式。","T202050500311","2025-10-27","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[721,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ3.0-40","配套发动机功率:3.0kW","发动机标定功率：3.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1290x510x970(mm)，作业速度：0.05~0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：52；刀辊设计转速：238r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：12把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","T202150500161","2026-06-10","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[722,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG1.5-33FQ-DL","配套发动机功率:1.5kW","配套发动机标定功率1.5KW；配套发动机标定转速 ：3600r/min；工作幅宽330mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500102","2024-08-07","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[723,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WG2.5-61FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","1、结构型式：手持式；2、配套发动机标定功率： 2.5kW；3、配套发动机标定转速： 3600 r/min；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：汽油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1200x620x960 mm；7、作业速度： 0.05-0.2 m/s；8、扶把振动：小于等于50 m/s2；9、作业小时生产率：大于等于0.02 hm2/（h.m）；10单位作业面积燃油消耗量：小于等于50 kg/hm2；11、作业幅宽： 610 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：   0   (度)；15、扶把调整幅度（垂直方向）：   50（度）；16、导辊设计转速： 240 r/min；17导辊最大回转半径： 170 mm；18、导辊总安装刀数： 18把；19、旋耕刀型号：旱地刀；20、主离合器型号：摩擦片式；21、主离合器状态：常开；","T201950500105","2024-08-07","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[724,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-38","配套发动机功率:2.2kW","标定功率2.2kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×470×950，工作幅宽380mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动。刀辊总安装刀数：12，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：离心式。","T202050500223","2025-09-13","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[725,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-73A","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1540×730×940、作业速度m/s:0.05～0.2、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.02、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：730、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30、刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：80、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：18、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500168","2026-06-10","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[726,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆润通科技有限公司","微耕机","1WGQD1.75-60","配套发动机功率:1.75kW","标定功率：1.75kW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1410×615×880mm，工作幅宽：600mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：16，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式。","T202150500058","2026-02-01","1.75","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[727,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGFQ2.2-45A","配套发动机功率:2.2kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1270×500×900；配套动力:汽油机；标定功率:2.2kW；额定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：45；结构质量（kg）：25；作业速度:0.05-0.2m/s；作业小时生产率:≥0.01hm²/(h•m)；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：离心离合式。","渝2018062","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[728,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGFQ2.2-45B","配套发动机功率:2.2kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1270×500×860；配套动力:汽油机；标定功率:2.2kW；额定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：45；结构质量（kg）：28；作业速度:0.05-0.2m/s；作业小时生产率:≥0.01hm²/(h•m)；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；主离合器型式：离心离合式。","渝2018063","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[729,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG1.3-36FQ-ZCA","配套发动机功率:1.3kW","配套功率:1.3KW配套动力：1E44F-E额定转速:7000R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1175×440×900MM结构质量:14KG耕深:≥111MM耕宽:360MM作业速度:0.05～0.15M/S启动方式:手拉启动背景噪音:43.7(A)碎土率:≥73.3%传动方式:直联式","渝2018085","2022-12-31","1.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[730,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQD1.8-65","配套发动机功率:1.8kW","配套功率:1.8KW配套动力：AP156F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1360×660×920MM结构质量:33KG耕宽:650MM作业速度:0.1～0.3M/S启动方式:手拉启动传动方式:皮带传动","T202050500323","2025-11-22","1.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[731,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQD2.2-65","配套发动机功率:2.2kW","配套功率:2.2KW 配套动力:NH130汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1350×660×930MM；结构质量:35KG；耕宽:650MM作业速度:0.05～0.2M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:皮带传动","T202150500049","2026-02-01","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[732,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-90A","配套发动机功率:2.5kW","配套功率:2.5KW 配套动力:NH150汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1600×930×1000MM；结构形式：手持式；耕宽:900MM作业速度:0.1～0.3M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:直联全齿传动","T202150500048","2026-02-01","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[733,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-90B","配套发动机功率:2.5kW","配套功率:2.5KW 配套动力:NH150汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1500×930×1050MM；结构形式：手持式；耕宽:900MM作业速度:0.1～0.3M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:直联全齿传动","T202150500046","2026-02-01","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[734,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG1.8-40FQ-DL","配套发动机功率:1.8kW","传动方式（发动机输出）：皮带传动 传动方式（刀辊）：链条传动 结构型式：手持式 标定功率：1.8KW 标定转速（r/min）：3600 起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油 整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1400×550×880 作业速度（m/s）：0.05~0.2 工作幅宽（mm）：400 刀辊设计转速（r/min）：280  总安装刀数：16把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：张紧轮式  主离合器状态：常开","T201950500144","2024-09-09","1.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[735,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-40A-1","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW：2.2；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×470×950；作业速度m/s：0.05~0.2；扶把振动：m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）：≥0.02；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：400；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）(°)：0；扶把调整幅度（垂直方向）(°)：44；刀辊设计转速r/min：慢档：180；快档：313；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：12；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500444","2025-12-27","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[736,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ2.3-55B","配套发动机功率:2.3kW","结构型式 ：手持式；配套发动机标定功率kW：2.3；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×550×880；作业速度m/s：0.05~0.25；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/(h•m)：≥0.02；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤50；工作幅宽mm：550；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)（º）：0；扶把调整幅度（垂直方向）（º）：190；刀辊设计转速r/min：186；刀辊最大回转半径mm：145；刀辊总安装刀数：16把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","T201950500266","2024-12-25","2.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[737,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-40A-1","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率(kW)：2.5；配套发动机标定转速(r/min)：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×470×950；作业速度m/s：0.05~0.2；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）：≥0.02；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：400；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）(°)：0；扶把调整幅度（垂直方向）(°)：44；刀辊设计转速r/min：快档：313；慢档：180；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：12；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500365","2025-12-07","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[738,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG1.5-33FQ-DL","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1400*480*880mm；传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：12把；工作宽幅：330mm；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态;常开。","T201950500113","2024-09-09","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[739,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG1.5-33FQ-DL-1","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1220*490*940mm；传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：12把；工作宽幅：330mm；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态;常开。","T202050500072","2025-05-20","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[740,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1400*480*880mm；传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：12把；工作宽幅：330mm；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态;常开。","T202050500307","2025-10-27","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[741,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG1.5-33FQ-DL","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1400*480*880mm,发动机输出传动方式:皮带传动,刀棍传动方式:链条传动;旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:12把,工作宽幅:330mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开.","T201950500120","2024-09-09","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[742,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1400*480*880mm,发动机输出传动方式:皮带传动,刀辊传动方式:链条传动;旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:12把,工作宽幅:330mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开.","T202050500306","2025-10-27","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[743,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33A","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1220*530*940mm,发动机输出传动方式:皮带传动,刀辊传动方式:链条传动;旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:12把,工作宽幅:330mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开.","T202050500163","2025-08-05","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[744,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-60-1","配套发动机功率:2.2kW","型号名称\t/\t1WGFQD2.2-60-1 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t2.2\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1185×610×945\n作业速度\tm/s\t0.05～0.2\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.02\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t600\n发动机输出传动方式\t/\t皮带\n刀辊传动方式\t/\t链条传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t70\n刀辊设计转速\tr/min\t353\n刀辊最大回转半径\tmm\t140\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500129","2024-09-09","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[745,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.2-40FQ-ZC","配套发动机功率:2.2kW","发动机形式：汽油；配套功率（kW）：2.2，外形尺寸：1330mm×600mm×950mm,结构质量：41kg，工作幅宽：400mm，传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：蜗轮蜗杆传动；扶把调整幅度水平方向：0度；扶把调整幅度垂直方向：15度；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；刀辊最大回转半径：150mm；总安装刀数：12把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","渝2017017","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[746,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.2-55FQ-ZW","配套发动机功率:2.2kW","型号名称：1WG2.2-55FQ-ZW微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1340mm×600mm×890mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：550mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：蜗轮蜗杆；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：10°；刀辊设计速度：175r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","T201950500064","2024-07-01","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[747,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-40FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","发动机形式：汽油；配套功率（kW）：2.5，外形尺寸：1330mm×600mm×950mm,标定转速：3600r/min，工作幅宽：400mm,传动方式发动机输出：直联； 传动方式刀辊：蜗轮蜗杆传动； 扶把调整幅度水平方向：0度； .扶把调整幅度垂直方向：15度；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：150mm； 总安装刀数：12把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","渝2018016","2022-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[748,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-40FQ-ZCA","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WG2.5-40FQ-ZCA微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×420mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：42°；刀辊设计速度：220r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500031","2025-03-11","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[749,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-45FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WG2.5-45FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×450mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦40kg/h㎡；工作幅宽：450mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计速度：161r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500066","2025-05-10","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[750,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-45FQ-ZCA","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WG2.5-45FQ-ZCA微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×450mm×900mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦40kg/h㎡；工作幅宽：450mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计速度：161r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500067","2025-05-10","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[751,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-55FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WG2.5-55FQ-ZC型微耕机；配套发动机标定功率（kW）：2.5；标定转速：3600r/min；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸：1270mm×600mm×900mm；作业速度：0.05-0.1m/s；作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：550mm；发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：蜗轮蜗杆传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向15°；刀辊设计转速：155r/min；最大回转半径：160mm；总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：离心离合式，主离合器状态：常开。","渝2018147","2022-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[752,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","发动机标定功率：2.5kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×620×830，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：220r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","渝2019059","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[753,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG3.0-40FQ-ZC","配套发动机功率:3.0kW","型号名称：1WG3.0-40FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：3.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×500mm×1100mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦40kg/h㎡；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：45°；刀辊设计速度：220r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500030","2025-03-11","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[754,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-45","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WGQZ2.5-45 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1360mm×460mm×1080mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：450mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500200","2025-08-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[755,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-62","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WGQZ2.5-62 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×780mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：620mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计速度：161r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500367","2025-12-07","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[756,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.8-62","配套发动机功率:2.8kW","型号名称：1WGQZ2.8-62 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.8kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×780mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：620mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计速度：161r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500368","2025-12-07","2.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[757,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机：NH130汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.2KW，标定转速3600r/min，起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1405×605×910mm；工作幅宽：600mm；传动方式：发动机输出：直联，刀辊：齿轮传动；耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：16，耕深：133mm；主离合器：常开摩擦片式","渝2017008","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[758,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC1","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机：NH130汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.2KW，标定转速3600r/min，起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×620×900mm；工作幅宽：600mm；传动方式：发动机输出：直联，刀辊：齿轮传动，总安装18把，耕刀型号：防缠刀；耕深：111mm；主离合器：常开摩擦片式","渝2018052","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[759,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min，起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310×600×880mm；工作幅宽：600mm；发动机直联，刀辊齿轮传动，安装18把防缠刀；耕深：123mm；主离合器：常开摩擦片式","渝2018044","2022-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[760,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC1","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×600×890mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：33；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器：常开摩擦片式","T201950500133","2024-09-09","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[761,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZL","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min,起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1450×640×900mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：33；传动方式：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；耕深：12.2cm；主离合器：常开摩擦片式","T201950500284","2024-12-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[762,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZL1","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min，起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1450×640×900mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：33；传动方式（发动机输出）：直接；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；耕深：12.2cm；主离合器：摩擦片式","T202050500046","2025-03-11","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[763,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-35","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机：NH130汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.2KW，标定转速3600r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×460×900mm；工作幅宽：350mm；传动方式：发动机输出，皮带传动，刀辊：链条传动；安装旱地刀16把，耕深：103mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2019040","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[764,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-35-1","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机：NH130汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.2KW，标定转速3600r/min，起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1280×460×900mm；工作幅宽：350mm；传动方式 ：发动机皮带传动，刀辊链条传动；旱地刀安装16把；耕深：105mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2019039","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[765,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-35-2","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机：NH130汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.2KW，标定转速3600r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1320×500×850mm；工作幅宽：350mm；结构质量（kg）：30；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；耕深：114mm；主离合器：张紧轮式","T202050500045","2025-03-11","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[766,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.2-35-3","配套发动机功率:2.2kW","配套发动机：NH130汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.2KW，标定转速3600r/min，起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1280×460×900mm；工作幅宽：350mm；结构质量（kg）：24；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；耕深：105mm；主离合器：常开张紧轮式","T202050500044","2025-03-11","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[767,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.5-35","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min,起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1340×500×860mm；工作幅宽：350mm；结构质量（kg）：30；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；耕深：11.7cm；主离合器：常开张紧轮式","T201950500287","2024-12-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[768,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.5-35-1","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min,排放标准：第2阶段；结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1310×490×880mm；工作幅宽：350mm；结构质量（kg）：35；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；耕深：11.5cm；主离合器：常开张紧轮式","T201950500288","2024-12-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[769,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1310×620×890mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮条传动；旋耕刀型式：防缠刀；总安装刀数量（把）：18；耕深：11.2cm；主离合器：常开摩擦片式","T202050500422","2025-12-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[770,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZC2","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1280×610×850mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联；刀辊传动方式 ：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；耕深：11.1cm；总安装刀数量(把)：18；主离合器：常开摩擦片式","T202050500421","2025-12-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[771,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG2.5-60FQ-ZL","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×600×830mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：防缠刀；总安装刀数量（把）：18；耕深：11.7cm；主离合器：常开摩擦片式","T202050500423","2025-12-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[772,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.5-35","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1340×500×860mm；工作幅宽：350mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：12把；耕深：10.5cm；主离合器：常开张紧轮式","T202050500405","2025-12-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[773,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WGFQD2.5-35-1","配套发动机功率:2.5kW","配套发动机：NH150汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率2.5KW，标定转速3600r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1220×490×880mm；工作幅宽：350mm；；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：12把；耕深：10.2cm；主离合器：常开张紧轮式","T202050500404","2025-12-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[774,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微耕机","1WGQ1.5-40","配套发动机功率:1.9kW","1WGQ1.5-40型微耕机配套发动机燃油种类 ：汽油 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm： 1370×460×880 ；发动机型号名称：1E48F-E型汽油机； 发动机生产企业：山东华盛农业药械有限责任公司； 发动机标定功率：1.9KW；工作幅宽 mm： 400 ；发动机输出传动方式 ：齿轮传动 ；刀辊传动方式 ：齿轮传动 ； 主离合器型式 ：离心式摩擦片 ；主离合器状态 ： 常开","T202037370263","2025-12-29","1.9","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[775,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微耕机","1WGQ1.5-40S","配套发动机功率:1.5kW","1WGQ1.5-40S型微耕机结构型式 ： 手持式 ；配套发动机型号名称 ： 144FA型汽油机 ；配套发动机生产企业 ：山东华盛农业药械有限责任公司 ；配套发动机标定功率 kW ：1.5 ；配套发动机标定转速 r/min ：6800 ；配套发动机起动方式 ： 手拉自回绳  配套发动机燃油种类 ：汽油 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm： 1370×460×880 ；工作幅宽 mm： 400 ；发动机输出传动方式 ：齿轮传动 ；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊总安装刀数 ：12 ；旋耕刀型式 ：ⅠR130 主离合器型式：离心式摩擦片 ；主离合器状态 ： 常开。","T202037370261","2025-12-29","1.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[776,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微型耕耘机","1WGQ2.2-35","配套发动机功率:2.2kW","1WGQ2.2-35型微型耕耘机,配套发动机生产企业:重庆宗申通用动力机械有限公司;配套发动机型号规格: NH130汽油机;配套发动机标定功率:( kW):2.2; 配套发动机标定转速: r/min:3600;配套动力起动方式:手拉自回绳; 配套发动机燃油种类:汽油; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1350×450×900；传动方式发动机输出：皮带传动；传动方式刀辊：直联；主离合器型式：涨紧离合器式；主离合器状态：常开式.","部20190387","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[777,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微型耕耘机","1WGQ2.5-75","配套发动机功率:2.5kW","1WGQ2.5-75型微型耕耘机, 配套发动机生产企业:重庆宗申通用动力机械有限公司; 配套发动机型号规格: NP150汽油机; 配套发动机标定功率(kW): 2.5; 配套发动机标定转速: (r/min):3600;配套动力起动方式:手拉自回绳; 配套发动机燃油种类:汽油;工作状态外形尺寸(长×宽×高) (mm):1400×750×850;工作幅宽( mm): 75;传动方式发动机输出:齿轮传动;传动方式刀辊:直联; 旋耕刀型号:旱地刀;主离合器型式: 离心摩擦片式;主离合器状态:常开式","部20190384","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[778,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：170F汽油机；\n3、配套发动机生产企业：山东华盛中天机械集团股份有限公司；\n4、配套发动机标定功率：4.0kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：汽油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：680mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：18把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开； \n22、水田轮结构型式：轮盘式；\n23、水田轮直径:φ320mm。","T202034566","2025-11-30","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[779,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0QB","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：170F汽油机；\n3、配套发动机生产企业：山东华盛中天机械集团股份有限公司；\n4、配套发动机标定功率：4.0kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：汽油；\n8、整机外形尺寸：1400mm*750mm*850mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.45m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.08h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：650mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档140r/min;Ⅱ档220r/min；\n17、刀辊最大回转半径:180mm；\n18、刀辊总安装刀数：18把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开。","T202034569","2025-11-30","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[780,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0QC","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：170F汽油机；\n3、配套发动机生产企业：山东华盛中天动力机械有限公司；\n4、配套发动机标定功率：4.0kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：汽油；\n8、整机外形尺寸：1600mm*620mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：620mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:180mm；\n18、刀辊总安装刀数：24把；\n19、旋耕刀型式：刀座式；\n20、主离合器型式：涨紧轮式；\n21、主离合器状态：常开式。","2019TJ601","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[781,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.1","配套发动机功率:4.1kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：KAGS350柴油机；\n3、配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；\n4、配套发动机标定功率：4.1kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：柴油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：680mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：18把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开；\n22、水田轮结构型式：轮盘式；\n23、水田轮直径:φ320mm。","T202034563","2025-11-30","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[782,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-4B","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；\n3、配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；\n4、配套发动机标定功率：4.05kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：柴油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：680mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：18把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开。","T202034050","2025-06-04","4.05","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[783,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.00Q","配套发动机功率:5.0kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：177F汽油机；\n3、配套发动机生产企业：山东华盛中天动力机械有限公司；\n4、配套发动机标定功率：5.0kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：汽油；\n8、整机外形尺寸：1600mm*620mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～30kg/h㎡；\n13、工作幅宽：620mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:180mm；\n18、刀辊总安装刀数：24把；\n19、旋耕刀型式：刀座式；\n20、主离合器型式：涨紧轮式；\n21、主离合器状态：常开式。","2019TJ602","2024-12-23","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[784,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.0Q","配套发动机功率:5.0kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：SR177F/P汽油机；\n3、配套发动机生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司；\n4、配套发动机标定功率：5.0kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：汽油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：680mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：18把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开； \n22、水田轮结构型式：轮盘式；\n23、水田轮直径:φ320mm。","T202034564","2025-11-30","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[785,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.3","配套发动机功率:5.3kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：KM186FA柴油机；\n3、配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；\n4、配套发动机标定功率：5.3kW；\n5、配套发动机标定转速：3000r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：柴油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：750mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：24把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开。","T202034044","2025-06-04","5.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[786,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.7","配套发动机功率:5.7kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：KM188F柴油机；\n3、配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；\n4、配套发动机标定功率：5.7kW；\n5、配套发动机标定转速：3000r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：柴油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1080mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：750mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：24把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开。","T202034144","2025-06-04","5.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[787,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽春风农林机械制造有限公司","微耕机","1WG-6.3","配套发动机功率:6.3kW","1、结构型式：前置式；\n2、配套发动机型号名称：KD192FW柴油机；\n3、配套发动机生产企业：常州科普动力机械有限公司；\n4、配套发动机标定功率：6.3kW；\n5、配套发动机标定转速：3600r/min；\n6、配套发动机起动方式：手拉起动；\n7、配套发动机燃油种类：柴油；\n8、整机外形尺寸：1800mm*750mm*1100mm；\n9、作业速度:0.2m/s～0.5m/s；\n10、扶把振动：≤25m/s²；\n11、作业小时生产率:0.04h㎡/(h·m）～0.06h㎡/(h·m）；\n12、单位作业面积燃油消耗量:15kg/h㎡～25kg/h㎡；\n13、工作幅宽：750mm；\n14、发动机输出传动方式：皮带传动；\n15、刀辊传动方式：齿轮传动；\n16、刀辊设计转速：I档80r/min;Ⅱ档140r/min；\n17、刀辊最大回转半径:175mm；\n18、刀辊总安装刀数：24把；\n19、旋耕刀型式：旱地刀；\n20、主离合器型式：干式；\n21、主离合器状态：常开。","T202034049","2025-06-04","6.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[788,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套发动机功率:4kW","配套发动机功率:4.0KW；配套动力类型：汽油机；起动方式:手拉起动,传动方式:齿轮传动,耕宽:550mm;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1350×600×850mm；主离合器型式：湿式。","2019TJ328","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[789,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安康溱牛农业机械制造有限公司","微耕机","1WGC6.3-105","配套发动机功率:6.3kW","型号：1WGC6.3-105涵盖1WGC4.1-105/1WGC4.0-90，动力类型：柴油机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：6.3kw/4.1kw/4.0kw配套发动机标定转速3600r/min,整机外形尺寸（长*宽*高）单位（mm）1800*1050*1050 /1800*1050*980 /1600*900*980 工作幅宽（mm）1050/1050/900，发动机输出传动方式：直联，旋耕刀型式:防缠刀/旱地刀，刀辊最大回转半径：180mm,总安装刀片数：24/32，主离合型式：摩擦片式","T202161610128","2026-08-05","6.3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[790,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安康溱牛农业机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，动力类型：汽油机，配套发动机标定功率：4.0kw，配套发动机标定转速：3600r/min，整机外形尺寸（长*宽*高）(mm)1600*900*980工作幅宽：900mm，发动机输出伟动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀形式：防緾刀/旱地刀，总安装刀数：24/32，主离合器形式:摩擦片式","T202161610129","2026-08-05","4.0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[791,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-4.6Q","配套发动机功率:4.6kW","结构型式：前置式；配套173F/P型汽油机，标定功率4.6KW,标定转速3600r/min，制造商：重庆鼎工机电有限公司，发动机启动方式：手拉式；燃油种类:汽油；外形尺寸：1780*870*990mm;作业速度0.1-0.3m/s；作业小时生产率0.06~0.12h㎡/（h.m);扶把振动≤10m/s²， 单位面积燃油消耗量:≤28kg/h㎡；耕宽:850mm；发动机输出传动方式:皮带式 ；刀辊传动方式：链传动；扶把调整幅度:水平方向180度、垂直方向40度； 刀辊转速:低档130，高档150（r/min）； 刀辊最大回转半径:165 mm；安装刀数:24把 ；旋耕刀型号:S150 ；主离合器型式:牙嵌式；  主离合器状态：常开。","T201900621052","2024-12-30","4.6","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[792,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：前置式；配套170F汽油机，标定功率4.0KW,制造企业：山东华盛中天机械集团股份有限公司，发动机启动方式：手拉式；燃油种类:汽油；外形尺寸：1750*870*945mm;作业速度0.1-0.2m/s；作业小时生产率0.06~0.12h㎡/（h.m);扶把振动≤10m/s²， 单位面积燃油消耗量:≤27kg/h㎡；耕宽:850mm；发动机输出传动方式:皮带式 ；刀辊传动方式：链传动；扶把调整幅度:水平方向180度、垂直方向40度； 刀辊转速:低档130，高档150（r/min）； 刀辊最大回转半径:165 mm；安装刀数:24把 ；旋耕刀型号:S150 ；主离合器型式:牙嵌式； 主离合器状态：常开。","T201900621053","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[793,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WGQ4-85","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：前置式；配套170F汽油机，标定功率4.0KW,制造企业：重庆鼎工机电有限公司，发动机启动方式：手拉式；燃油种类:汽油；外形尺寸：1750*870*945mm;作业速度0.0.06-0.12m/s；作业小时生产率0.1~0.2h㎡/（h.m);单位面积燃油消耗量:≤27kg/h㎡；扶把振动≤10m/s²，作业幅宽:850mm；发动机输出传动方式:皮带传动 ；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度:水平方向左右各45度、垂直方向40度； 刀辊转速:低档130，高档150（r/min）； 刀辊最大回转半径:165 mm；安装刀数:24把 ；旋耕刀型号:165 ；主离合器型式:牙嵌式； 主离合器状态：常开。","部20180937","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[794,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","高密市创通机械设备有限公司","微耕机","1WGQ4.0-70","配套发动机功率:4kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×730×850；作业速度：0.1-0.6m/s；作业小时生产率：≥0.05hm2/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/ hm2；工作幅宽：700mm；传动方式发动机输出：皮带传动；传动方式刀辊：齿轮+链条；刀辊总安装刀片数：18把；配套发动机标定功率：4kw；配套发动机标定转速：3600r/min；","鄂2018078","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[795,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","广西立创机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式；配套发动机名称：SR170F/P型汽油机；配套动力标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1700*740*1000mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀棍传动方式：齿轮传动；总安装刀数：18把，工作宽幅：720mm，主离合器形式：离心式，主离合状态：常开。","T202045450160","2025-12-24","4.0","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[796,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","广西立创机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.1C","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：前置式；配套发动机名称：KAGS350柴油机；配套动力标定功率：4.1KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1700*740*1000mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀棍传动方式：齿轮传动；总安装刀数：18把，工作宽幅：720mm，主离合器形式：离心式，主离合状态：常开。","T202045450161","2025-12-24","4.1","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[797,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","广西立创机械制造有限公司","微耕机","1WG-6.3C","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：前置式；配套发动机名称：KAGS450-2柴油机；配套动力标定功率：6.3KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1700*740*1000mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀棍传动方式：齿轮传动；总安装刀数：18把，工作宽幅：720mm，主离合器形式：离心式，主离合状态：常开。","T202045450162","2025-12-24","6.3","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[798,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：手持式；2、外形尺寸mm:1450×950×1020；3、配套发动机标定功率kW：4.0；4、配套发动机标定转速r/min：3600；5、刀辊传动方式：齿轮传动；6、发动机输出传动方式：直联；6、主离合器型式：摩擦片式；7、刀辊最大回转半径 mm：180；8、总安装刀数：24；9、耕深 cm：10；10、工作幅宽mm：1000。","T202145450061","2026-05-27","4.0","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[799,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：手持式；2、外形尺寸mm:1350×970×1120；3、配套发动机标定功率kW：4.0；4、配套发动机标定转速r/min：3600；5、刀辊传动方式：齿轮传动；6、发动机输出传动方式：直联；6、主离合器型式：摩擦片式；7、刀辊最大回转半径 mm：180；8、总安装刀数：24；9、耕深 cm：10；10、工作幅宽mm：1000。","T202145450061","2026-05-27","4.0","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[800,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG4.5-70A","配套发动机功率:4.5kW","1、结构型式：后置式；2、外形尺寸mm:1600×750×1100；3、配套发动机标定功率kW：4.5；4、配套发动机标定转速r/min：3600；5、刀辊传动方式：齿轮传动；6、发动机输出传动方式：皮带传动；6、主离合器型式：皮带张紧式；7、刀辊最大回转半径 mm：160；8、总安装刀数：18；9、耕深 cm：10；10、工作幅宽mm：700。","T202145450062","2026-05-27","4.5","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[801,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","桂林高新区科丰机械有限责任公司","微耕机","1WG4.5-70B","配套发动机功率:4.5kW","1、结构型式：后置式；2、外形尺寸mm:1700×750×1100；3、配套发动机标定功率kW：4.5；4、配套发动机标定转速r/min：3600；5、刀辊传动方式：齿轮传动；6、发动机输出传动方式：皮带传动；6、主离合器型式：皮带张紧式；7、刀辊最大回转半径 mm：160；8、总安装刀数：18；9、耕深 cm：10；10、工作幅宽mm：700。","T202145450062","2026-05-27","4.5","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[802,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","河北丰顺机械科技有限公司","微耕机","1WGQ-4.1-90","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：前置式；标定功率：4.1kW；标定转速：3600r/min；起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1400×930×1030mm；作业速度：0.4-0.8m/s；扶把振动:≤50m/s²；作业小时生产率：0.12-0.20hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：皮带；扶把调整幅度（水平方向）：360º；扶把调整幅度（垂直方向）20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：无级变速；主离合器状态：常开。","T202013130375","2025-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[803,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","河北丰顺机械科技有限公司","微耕机","1WGQ-4.1-90A","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：前置式；发动机标定功率：4.1kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）1400×930×1030mm；作业速度：0.4-0.8m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率0.12-0.20hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：皮带；扶把调整幅度（水平方向）360º：扶把调整幅度（垂直方向）20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：无级变速；主离合器状态：常开。","T202013130374","2025-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[804,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","河北丰顺机械科技有限公司","微耕机","1WGQ-4-90A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；发动机标定功率：4.0kW；燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×900×980mm；作业速度：0.2-0.6m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：0.05-0.17hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm：发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90º扶把调整幅度（垂直方向）：30º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202113130251","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[805,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","河北福牛农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","型号名称  1WGQ4.0-95微耕机\n结构型式  手持式\n配套发动机标定功率（Kw） 4.0\n配套发动机燃油种类   汽油\n配套发动机起动方式    手拉反冲启动\n工作幅宽（mm） 950\n发动机输出传动方式  直联\n刀辊传动方式  轴传动+齿轮传动\n刀辊设计转速（r/min）180\n刀辊最大回转半径（mm）155\n刀辊总安装刀数   24","T202113130183","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[806,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0","配套发动机功率:4.05kW","型号名称:1WG4.0；结构型式:手持式;配套发动机型号名称:KM173FAD；配套发动机生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率:4.05kW；配套发动机标定转速:3600r/min；配套发动机起动方式:手拉绳式；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×995mm；作业速度：0.1-0.4m/s；扶把振动：≤10.5m/s2；作业小时生产率：0.07-0.125hm2/(h·m)；单位作业面积油消耗量：8-15kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方：直联式；扶把调整幅度（水平方向）:不可调;扶把调整幅度（垂直方向）:230°；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","鄂2019243","2024-07-17","4.05","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[807,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WG4.0Q\n结构型式:前置式\n配套发动机型号名称:FC170F汽油机\n配套发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司\n配套发动机标定功率: 4 kW\n配套发动机标定转速:3600 r/min\n配套发动机起动方式:手拉绳式\n配套发动机燃油种类L汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）:1390×730×990(mm)\n作业速度:0.1-0.4(m/s)\n扶把振动:≤10.5m/s2\n作业小时生产率:0.07-0.125  hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量:8--15  kg/hm2  \n工作幅宽:700mm\n发动机输出传动方式:齿轮传动\n刀辊传动方式:直联式\n扶把调整幅度（水平方向）:180（o）\n扶把调整幅度（垂直方向）:45（o）\n刀辊设计转速:120r/min\n刀辊最大回转半径:170mm\n刀辊总安装刀数:24\n旋耕刀型式:Ⅱ型旱地刀\n主离合器型式:摩擦片式\n主离合器状态:离/合","鄂2019244","2024-07-17","4.0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[808,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.1","配套发动机功率:4.1kW","型号名称:1WG4.1；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KAGS350柴油机；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率：4.1KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1100×1100（mm）；扶把振动≤10.5m/s2；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：不可调；扶把调整幅度（垂直方向）：230°；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","鄂2019245","2024-07-17","4.1","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[809,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.1-76","配套发动机功率:4.1kW","型号名称:1WG4.1-76型微耕机 \n结构形式:后置式 \n配套发动机型号名称:KAGS350 \n配套发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司 \n配套发动机标定功率L4.0999999999999996  kW \n配套发动机标定转速:3600  r/min \n配套发动机启动方式:手拉绳式 \n配套发动机燃油种类: 柴油 \n整机外形尺寸（长×宽×高）:1730×760×1050  (mm)\n作业速度:0.1-0.4 m/s\n扶把振动:≤15 m/s2\n作业小时生产率:0.07-0.125 hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量: 8-15 kg/h㎡\n工作幅宽:760 mm\n发动机输出传动方式:齿轮传动 \n刀辊传动方式: 直联式 \n扶把调整幅度（水平方向）: 180 (°)\n扶把调整幅度（垂直方向）: 45  (°)\n刀辊设计转速:120 r/min\n刀辊最大回转半径:170  mm \n刀辊总安装刀数: 24 \n旋耕刀型式:IT170 \n主离合器型式:摩擦片式 \n主离合器状态: 常开","鄂2020246","2025-11-01","4.1","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[810,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG5.3","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG5.3；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KM186FA柴油机；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3000r/min；起动方式：手拉绳式；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1070×1120mm；扶把振动:≤10.5m/s2；作业小时生产率：0.07-0.125hm2/(h·m)；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：不可调；扶把调整幅度（垂直方向）：230°；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","鄂2019246","2024-07-17","5.3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[811,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG6.3","配套发动机功率:6.3kW","型号名称:1WG6.3；结构型式:手持式；配套发动机型号名称:KAGS450-2柴油机；配套发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率:6.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1070×1120mm；扶把振动：≤10.5m/s2；作业小时生产率：0.07-0.125hm2/(h·m)；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：不可调；扶把调整幅度（垂直方向）：230°；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","鄂2019247","2024-07-17","6.3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[812,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WGQ4-100","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQ4-100型微耕机 \n结构形式:手持式 \n配套发动机型号名称:FC170-1 \n配套发动机生产企业:重庆涪柴动力机械制造有限公司 \n配套发动机标定功率: 4 kW \n配套发动机标定转速: 3600 r/min \n配套发动机启动方式:手拉绳式 \n配套发动机燃油种类:汽油 \n整机外形尺寸（长×宽×高）:1600×1020×1000  mm \n作业速度:0.1-0.4   m/s \n扶把振动 : ≤15 m/S2\n作业小时生产率 :0.07-0.125  hm2/(h·m) \n单位作业面积燃油消耗量:8-15 kg/h㎡ \n工作幅宽:1000 mm \n发动机输出传动方式:齿轮传动 \n刀辊传动方式:直联式 \n扶把调整幅度（水平方向）:  0 (°)\n扶把调整幅度（垂直方向）: 90 (°)\n刀辊设计转速: 120  r/min\n刀辊最大回转半径: 170 mm \n刀辊总安装刀数:32 \n旋耕刀型式:IT170 \n主离合器型式: 摩擦片式 \n主离合器状态: 常开","鄂2020247","2025-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[813,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.0-100型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机，配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司，配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min,配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尽寸（长*宽*高）1500mm×1030mm×970mm,作业速度：0.1-0.3m/s,扶把振动：≤25m/s²，作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档：160；慢档115r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，水田轮结构型式：/，水田轮直径：mm","T201943430008","2024-07-04","4.05","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[814,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","前置微耕机","1WG4.0-70","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-70型前置微耕机，结构型式：前置式，配套发动机型号名称：170F型汽油机，配套发动机生产企业：重庆重申机械制造有限公司，配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1900mm×750mm×1100mm，作业速度：0.2~0.5m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：15~25/h㎡，工作幅宽：700mm，发动机输出传动方式：皮轮传动，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：/（º），扶把调整幅度（垂直方向）：120（º），刀辊设计转速：1档80r/min；2档140r/min，刀辊最大回转半径：1750mm，刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型式：IT175，主离合器型式：嵌入式：主离合器状态：常开，水田轮结构型式：辊式，水田轮直径：320mm","T202043430080","2025-07-05","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[815,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG4.1-105型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KAGS350柴油机，配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司，配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1070mm×990mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤25m/s²，作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档130r/min；慢档75r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，水田轮结构型式：/，水田轮直径：mm","T201943430009","2024-07-04","4.1","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[816,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG5.3-135型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KM186FA柴油机，配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司，配套发动机标定功率：5.3KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1770mm×1350mm×990mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤25m/s²，作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档160r/min；慢档115r/min，刀辊最大回转半径：195mm，刀辊总安装刀数：40把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，水田轮结构型式：/，水田轮直径：mm","T201943430010","2024-07-04","5.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[817,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WG6.3-135型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KAGS450-2柴油机，配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司，配套发动机标定功率：6.3kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1770mm×1350mm×1000mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤25m/s2，作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）90（º），刀辊设计转速：快档130r/min；慢档75r/min，刀辊最大回转半径：195mm，刀辊总安装刀数：40把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，水田轮结构型式：/，水田轮直径：mm","T201943430011","2024-07-04","6.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[818,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-110","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ4.0-110型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：ZX170F/P汽油机，配套发动机生产企业：重庆展雄机械制造有限公司，配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1430mm×1100mm×930mm，作业速度：0.1-0.2m/s，扶把振动：≤25m/s²，作业小时生产率：≥0.06h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤10kg/h㎡，工作幅宽：1100mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档220r/min；慢档160r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式：主离合器状态：常开，水田轮结构型式：/，水田轮直径：mm","T201943430012","2024-07-04","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[819,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ4.0-95微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：GG170-1汽油机，配套发动机生产企业：重庆展雄机械制造有限公司，配套发动机标定功率：4.0kw，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×1050mm×900mm，作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤35m/s²，作业小时生产率：≥0.06h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤10kg/h㎡，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：/（º），扶把调整幅度（垂直方向）：120（º），刀辊设计转速：快档135/慢档90r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：II型旱地刀，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开，水田轮结构型式：/，水田轮直径：mm","T202143430031","2026-04-05","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[820,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莒南县翔龙机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4Q","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式；\n配套发动机起动方式：手拉回绳索起动；\n配套发动机燃油种类：汽油；\n配套发动机标定功率kW：4；\n配套发动机标定转速r/min：3600；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×730×950；\n工作幅宽\tmm\t：700；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\n刀辊传动方式\t：驱动轴直驱；\n刀辊最大回转半径\tmm\t：155；\n刀辊总安装刀数：18；\n旋耕刀型式：旱地刀；\n主离合器型式\t：涨紧轮离合式；\n主离合器状态：常开式","GZNJ/TJ 2019-453","2025-01-13","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[821,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","昆明鸿溪机电有限公司","微耕机","1WG4.0Q-40","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率：4.05kW；","T202034652","2025-12-28","4.05","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[822,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州奥伦农业机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-65","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式、外形尺寸(长×宽×高)1940×670×880mm、发动机输出传动方式：三角带传动、刀辊传动方式：齿轮传动、工作幅宽：650mm、离合器型式：涨离式、主离合器状态：常开","T201937370134","2024-12-23","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[823,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州奥伦农业机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-65A","配套发动机功率:4kW","结构型式：后置式、外形尺寸（长×宽×高）：1480×680×850mm、发动机输出传动方式：齿轮传动、刀辊传动方式：链条传动、工作幅宽：650mm、主离合器型式：摩擦片、主离合器状态：常开","T201937370133","2024-12-23","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[824,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州奥伦农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4kW","结构形式：前置式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×700×600mm、工作幅宽（mm）：700mm、耕深（mm）：≥100、结构质量（kg）59kg、传动方式（发动机输出）：皮带传动、连接方式：直联、传动方式（刀琨）：轴传动、旋耕刀型号：WG175、总安装刀数量（把）：24把、主离合器型式：涨离式","T202000341123","2025-12-30","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[825,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州奥伦农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4-80","配套发动机功率:4kW","结构形式：前置式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1425×820×600mm、工作幅宽（cm）：800mm、耕深（mm）：≥100、结构质量（kg）：97kg、传动方式（发动机输出）：齿轮传动、连接方式：直联、传动方式（刀琨）：轴传动、旋耕刀型号：WG180、总安装刀数量（把）：30把、主离合器型式：摩擦式","T202000341122","2025-12-30","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[826,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市华弘机械有限公司","微耕机","1WGQ4-60","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1700*700*600 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm，耕深：≥10cm","部20170708","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[827,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市华弘机械有限公司","微耕机","1WGQ4-60A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1450*620*630 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm，耕深：≥10cm","部20170707","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[828,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市华弘机械有限公司","微耕机","1WGQ4-60ST","配套发动机功率:4kW","外形尺寸：1490*650*960 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm。","T202037370357","2025-12-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[829,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市庆源机械有限公司","微型耕耘机","1WG6-70F","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1610×750×970；工作幅宽(mm)：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：T160；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：摩擦片式","T202037370333","2025-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[830,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市庆源机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70A","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1540×760×990；工作幅宽(mm)：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：T160；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：摩擦片式","T202037370336","2025-12-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[831,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市庆源机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70B","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1840×740×880；工作幅宽(mm)：700；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：T185；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：涨紧轮式","T202037370335","2025-12-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[832,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市庆源机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70D","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1560×690×980；工作幅宽(mm)：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：轴传动；旋耕刀型式：T160；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：摩擦片式","T202037370334","2025-12-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[833,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邻水县薪宇机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套发动机功率:4.02kW","型号名称：170F/P风冷汽油发动机，结构型式：手持式，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)：1530mm×1000mm×920mm，作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤40m/s，燃油消耗量≤36kg/ hm²，工作幅宽：1000mm，发动输岀传动方式：直联，传动方式：齿轮，刀辊转速：快档120r/min、慢档80 r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24把、旋耕刀型号：非标旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开式。","T201951510014","2024-11-14","4.02","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[834,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","临沂沃瑞农业机械有限公司","微型耕耘机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WG4.0-65FQ-ZC 微型耕耘机;结构型式:手持式;标定功率:4.0kw;标定转速:3600r/min;起动方式:手拉式自回绳;外形尺寸(长x宽x高):1370x730x840mm;工作状态结构质量:64kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直连;刀辊设计转速:225r/min最大回转半径:150mm;总安装刀数:16把;旋耕刀型式:150;主离合器型式:离心蹄式摩擦片;耕宽:650mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.1~0.3m/s;作业小时生产率:0.03~0.07hm²/(h●m);单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²;","T202037370136","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[835,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","临沂沃瑞农业机械有限公司","微型耕耘机","1WG4-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WG4-65FQ-ZC 微型耕耘机;结构型式:手持式;标定功率:4.0kw;标定转速:3600r/min;起动方式:手拉式自回绳;外形尺寸(长x宽x高):1370x870x880mm;工作状态结构质量:72kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直连;设计转速:\tr/min慢档：150 快档：230;最大回转半径:150mm;总安装刀数:16把;旋耕刀型式:150;主离合器型式:油浸蹄式摩擦片;耕宽:650mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.1~0.3m/s;作业小时生产率:0.03~0.07hm²/(h●m);单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²;","T202037370138","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[836,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","临沂沃瑞农业机械有限公司","微型耕耘机","1WG4-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4-80FQ-ZC 微型耕耘机；结构型式：前置式；标定功率：4.0kw；标定转速：3600r/min；起动方式：手拉式自回绳；外形尺寸(长x宽x高)：1550x700x980mm；工作状态结构质量：70kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连；设计转速：r/min\t慢档：90 快档：130；最大回转半径：150mm；总安装刀数：18把；旋耕刀型式：150；主离合器型式：油浸式摩擦片；耕宽：800mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h●m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；","T202037370135","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[837,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4.2-90D","配套发动机功率:4.2kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×900×930mm，整机工作幅宽：900mm，整机结构质量（无工作部件）：48kg，整机结构比质量（无工作部件）：11.4kg/kW，整机最高行驶速度：8㎞/h，整机最高理论前进速度：9㎞/h，配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司，配套动力型号规格：1P72F/P-G，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：4.2/3800kW / r/min，配套动力起动方式：手拉反冲，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：直联式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：54º，耕作部件防护装置宽度：900，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：230，刀辊最大回转半径：150，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：PⅡ150，旋耕刀型式：刀盘式，旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：湿式离心式、干式离心式，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：立杆式，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节，阻力棒材质：65Mn，阻力棒硬度：HRC 35~45","08021P10088R0S","2026-06-28","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[838,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4.3-90D","配套发动机功率:4.3kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×900×950mm，整机工作幅宽：900mm，整机结构质量（无工作部件）：50kg，整机结构比质量（无工作部件）：11.6kg/kW，整机最高行驶速度：8㎞/h，整机最高理论前进速度：9㎞/h，配套动力生产企业：重庆润通科技有限公司，配套动力型号规格：RV240，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：4.3/3600kW / r/min，配套动力起动方式：电起动，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：直联式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：54º，耕作部件防护装置宽度：900，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：230，刀辊最大回转半径：150，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：PⅡ150，旋耕刀型式：刀盘式，旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：鼓式离合器，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：立杆式，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节，阻力棒材质：65Mn，阻力棒硬度：HRC 35~45","08021P10088R0S","2026-06-28","4.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[839,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4.4-90D","配套发动机功率:4.4kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×900×950mm，整机工作幅宽：900mm，整机结构质量（无工作部件）：55kg，整机结构比质量（无工作部件）：12.5kg/kW，整机最高行驶速度：8㎞/h，整机最高理论前进速度：9㎞/h，配套动力生产企业：重庆力帆内燃机有限公司，配套动力型号规格：1P75FV，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：4.4/3600kW/r/min，配套动力起动方式：手拉反冲，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：销轴式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：54º，耕作部件防护装置宽度：670，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：230、153，刀辊最大回转半径：150，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：PⅡ150，旋耕刀型式：刀盘式（刀盘距离135mm），旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：湿式离心式、鼓式，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：立杆式，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节，阻力棒材质：65Mn，阻力棒硬度：HRC 35~45","08021P10088R0S","2026-06-28","4.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[840,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：重庆大江动力设备制造有限公司；配套发动机型号名称：DV225；汽油机,标定功率4KW,标定转速3600r/min,启动方式:手拉反冲,外形尺寸:1450×900×835,工作幅宽900mm,作业速度：0.3～0.8m/s；作业小时生产率：0.1～0.26h㎡/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/h㎡；传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:上下45度,刀辊设计转速：180r/min；刀辊最大回转半径：150mm；旋耕刀型号：IIIS150;总安装刀数量(把)：24;主离合器:干湿式离心式,状态:常开","部20180689","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[841,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90B1","配套发动机功率:4.0kW","\"结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1P70FV-2型汽油发动机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司,标定功率4KW,标定转速3600r/min,启动方式:手拉反冲,配套发动机燃油种类： \n汽油；外形尺寸:1450×900×850,作业速度：0.3～0.8m/s；扶把振动：≤15.9m/s²；作业小时生产率：0.1～0.26h㎡/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/h㎡；工作幅宽900mm,传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:上下60度,水平100度，刀辊设计转速：高速230/中速155r/min；刀辊最大回转半径：150mm；旋耕刀型号：IIIS150;总安装刀数量(把)：24;主离合器:湿式离合器；主离合器状态：常开。\"","T202041410043","2025-03-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[842,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90D","配套发动机功率:4.0kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×900×930mm，整机工作幅宽：900mm，整机结构质量（无工作部件）：48kg，整机结构比质量（无工作部件）：12kg/kW，整机最高行驶速度：8（转速3600）、8.1（转速3800）㎞/h，整机最高理论前进速度：9（转速3600）、9.15（转速3800）㎞/h，配套动力生产企业：重庆力帆内燃机有限公司 重庆润通科技有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆大江动力设备制造有限公司 重庆宗申通用动力机械有限公司，配套动力型号规格：1P70FV-2、RV225、1P75F、LC1P70FG、DV225、1P70F/P-G，配套动力结构型式：单缸、立式、风冷、四冲程，配套动力标定功率/转速：4.0/3600、4.0/3800（重庆宗申通用动力机械有限公司），配套动力起动方式：手拉反冲，配套动力燃油种类：汽油，排放阶段：第二阶段，发动机至变速箱联结方式：直联式，变速箱至刀辊联接方式：直联式，变速箱箱体材质：QT450，握持运行控制装置结构型式：机械联动装置，扶把调整幅度垂直方向：54º，耕作部件防护装置宽度：900，耕作部件防护装置后部：60，耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离：900mm，刀辊设计档位转速：230，刀辊最大回转半径：150，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：PⅡ150，旋耕刀型式：刀盘式，旋耕刀成型工艺：锻造成型，旋耕刀材质：65Mn，主离合器型式：湿式离心式、干式离心式、鼓式，主离合器状态：常分离，限深装置结构型式：立杆式，限深装置深度调节方式：手动限位孔调节，阻力棒材质：65Mn，阻力棒硬度：HRC 35~45","08021P10088R0S","2026-06-28","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[843,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90D2","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：170F-T1型汽油发动机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类： \n汽油；外形尺寸:1400×900×850,作业速度：0.3～0.8m/s；扶把振动：≤15.9m/s²；作业小时生产率：0.1～0.26h㎡/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/h㎡；工作幅宽900mm;结构质量：60KG;传动方式（发动机输出）:齿轮传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（垂直方向）：160（º）；刀辊设计转速：高速230/中速170r/min；刀辊最大回转半径：150mm；旋耕刀型号：IIIS150;总安装刀数量(把)：24;主离合器型式:湿式离合器；主离合器状态：常开。","T202041410045","2025-03-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[844,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳精匠机械有限公司","微耕机","1WGQ4.1-50HB","配套发动机功率:4.1kW","发动机厂家：隆鑫通用动力股份有限公司。发动机型号：H200型   汽油发动机。标定（额定）功率：4.1Kw。配套发动机标定转速:3600r/min。整机外形尺寸（长×宽×高）: 1300mm×520mm×900mm。。启动方式：手拉反冲。工作幅宽:495mm。扶把调整幅度（水平方向）：不可调。扶把调整幅度（垂直方向）:40度。发动机输出传动方式：皮带。刀辊传动方式：链条。刀辊设计转速：225r/min。刀辊最大回转半径：130mm。刀辊总安装刀数：18把。旋耕刀型式：刀盘式。主离合器状态：离心式。主离合器状态：常开","T202141410146","2026-10-28","4.1","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[845,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳精匠机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A","配套发动机功率:4kW","发动机厂家：重庆大江动力设备制造有限公司\n发动机型号：DV225 汽油发动机\n功率：4Kw、整机外形尺寸（长×宽×高）: 1400mm×900mm×900mm、配套发动机标定转速:3600r/min、启动方式：手拉反冲、工作幅宽: 900mm、扶把调整幅度（水平方向）：-45°-45°、扶把调整幅度（垂直方向）:0-45°、发动机输出传动方式：齿轮、刀辊传动方式：齿轮、刀辊设计转速：225r/min、刀辊最大回转半径：150mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：刀盘式、主离合器状态：离心式、主离合器状态：常开","部20180691","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[846,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳精匠机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B","配套发动机功率:4kW","发动机厂家：隆鑫通用动力股份有限公司\n发动机型号：LC1P70F-3型  汽油发动机\n功率：4Kw、整机外形尺寸（长×宽×高）: 1350mm×910mm×880mm、配套发动机标定转速:3600r/min、启动方式：手拉反冲、工作幅宽: 900mm、扶把调整幅度（水平方向）：90度、扶把调整幅度（垂直方向）:75度、发动机输出传动方式：齿轮、刀辊传动方式：齿轮、刀辊设计转速：225r/min、刀辊最大回转半径：150mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：刀盘式、主离合器状态：离心式、主离合器状态：常开","T202041410097","2025-06-29","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[847,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳精匠机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90W2","配套发动机功率:4kW","发动机厂家：重庆大江动力设备制造有限公司\n发动机型号：DV225型   汽油发动机,   功率：4Kw、整机外形尺寸（长×宽×高）: 1400mm×800mm×900mm、配套发动机标定转速:3600r/min、启动方式：手拉反冲、工作幅宽:900mm、扶把调整幅度（水平方向）：90度、扶把调整幅度（垂直方向）:90度、发动机输出传动方式：齿轮、刀辊传动方式：刀辊设计转速：225r/min、刀辊最大回转半径：150mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：刀盘式、主离合器状态：离心式、主离合器状态：常开","T202141410136","2026-10-28","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[848,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","微耕机","1WGQ-4-90","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：DV225型汽油发动机；配套发动机标定功率：4kw；燃油种类：汽油","T202041410059","2025-03-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[849,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳万年红拖拉机有限公司","微耕机","1WGQ-4-90","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：DV225型汽油发动机；配套发动机生产企业：重庆大江动力设备制造有限公司；配套发动机标定功率kW：4；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油\n；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1360×900×900","T202041410058","2025-03-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[850,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-100R4","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机型号规格：170F-T；配套发动机标定功率(kW)：4.2；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1540×1000×930mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽1000mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～180（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态：常开","部20190326","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[851,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90A2+","配套发动机功率:4.2kW","\"配套发动机生产企业:重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：1P72F/P-G；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）\n：1550×910×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～90（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开\"","部20190324","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[852,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90M2","配套发动机功率:4.2kW","发动机燃油种类：汽油；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机起动方式：手拉起动；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：150cm×99cm×99cm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：0.04h㎡/(h·m)单位作业面积燃油消耗量：35kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：90（º）；扶把垂直方向调整幅度：54（º）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","部20190121","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[853,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90PA2","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：1P72F/P-G；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×910×820；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～90（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开","部20190641","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[854,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90PM2","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：1P72F/P-G；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×900×820；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～90（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开","部20190640","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[855,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.3-90M5P","配套发动机功率:4.3kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×990×995；标定功率：4.3kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；作业速度：0.5-0.8m/s；扶把振动：≤20m/S²；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（hm）；单位作业面积燃油消耗量： 12～15kg/h㎡；工作幅宽：900mm；刀辊传动方式： 直联式；扶把调整幅度（水平方向）：0～90 （º）；扶把调整幅度（垂直方向）：0～54（º）；刀辊设计转速： 230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态： 常开","T202041410085","2025-06-29","4.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[856,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.4-90A4+","配套发动机功率:4.4kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×1000×850；标定功率(kW)：4.4；标定转速（r/min）：3600；燃油种类：汽油；作业速度：0.5-0.8m/s；扶把振动：≤20m/S²；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（hm）；单位作业面积燃油消耗量： 12～15kg/h㎡；工作幅宽：900mm；刀辊传动方式： 直联式；扶把调整幅度（水平方向）：0～90 （º）；扶把调整幅度（垂直方向）：0～54（º）；刀辊设计转速： 230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：湿式离心式离合器；主离合器状态： 常开","T202141410042","2026-03-14","4.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[857,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.4-90N4","配套发动机功率:4.4kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×1000×970；标定功率：4.4kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；作业速度：0.5-0.8m/s；扶把振动：≤20m/S²；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（hm）；单位作业面积燃油消耗量： 12～15kg/h㎡；工作幅宽：900mm；刀辊传动方式： 直联式；扶把调整幅度（水平方向）：0～90 （º）；扶把调整幅度（垂直方向）：0～54（º）；刀辊设计转速： 230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态： 常开","T202141410043","2026-03-14","4.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[858,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-100R1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机型号规格：170F；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1540×1000×930mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～180（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态：常开","部20190325","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[859,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机型号规格：LC1P70FG；发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；标定转速（r/min）：3600；配套发动机起动方式：手拉反冲；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；耕宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开","部20190321","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[860,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A1+","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机型号规格：1P75F；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～90（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开","部20190323","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[861,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：1P70F/P-G；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；垂直方向扶把调整幅度：0～32（º）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PIII150；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开","部20171074","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[862,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A4","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机型号规格：1P70FV-2；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开","部20190322","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[863,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机型号规格：LC1P70FG；发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；标定转速（r/min）：3600；配套发动机起动方式：手拉反冲工作状态外形尺寸（长×宽×高）：122cm×90cm×82cm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡耕宽：90cm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～45（°）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：ⅢS150；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","部20190319","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[864,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：1P70F/P-G；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1220×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；垂直方向扶把调整幅度：0～45（º）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：IIIS150；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","部20171075","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[865,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B4","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业:重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机型号规格:1P70FV-2；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1220×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；垂直方向扶把调整幅度：0～45（º）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：IIIS150；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","部20171072","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[866,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90G2","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机型号规格：1P72F/P-G；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×900×820mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.18h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把垂直方向调整幅度：0～32（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开","部20171073","2021-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[867,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90M5","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机生产企业：重庆润通科技有限公司；配套发动机型号规格：RV225；配套发动机标定功率：4kw，发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×910×850mm；作业速度：0.5～0.8m/s；作业小时生产率:0.07～0.15h㎡/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/ h㎡；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：直联式；扶把水平方向调整幅度：0～90（°）；扶把垂直方向调整幅度：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀片数：24把；旋耕刀型号：PⅢ150；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开","部20190639","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[868,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","微耕机","1WG4","配套发动机功率:4.0kW","汽油发动机  型号：170F  功率：4.0kW旋耕刀形式：水旱两用刀   主离合器状态：常开，标定转速：3600","T202000431277","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[869,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","微耕机","1WG4C","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机型号名称：KAIAO牌  KAGS350型柴油机  　　发动机标定功率（kW）：4.1　　生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司　　排放标准：国三，旋耕刀形式：水旱两用刀    水田轮：辊式","T202036360012","2025-12-02","4.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[870,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","多功能微耕机","1WG4D","配套发动机功率:4.0kW","汽油发动机  型号：170型， 功率：4.0kW   旋耕刀形式：水旱两用刀   刀辊传动方式：齿轮传动，水田轮：辊式，标定转速：3600","T202036360013","2025-12-02","4.0","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[871,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGC-6.3-100B","配套发动机功率:6.3kW","发动机标定功率：6.3kW，发动机标定转速：3600r/min，发动机起动方式：手拉起动或电启动，发动机燃油种类：柴油；结构形式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×980×970mm，作业速度：0.4～0.8m/s；作业小时生产率：0.14～0.25hm²；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：360°，扶把调整幅度（垂直方向）：20°；刀辊设计转速：207r/min，刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202013130372","2025-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[872,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-40","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:前置式；发动机型号名称：JM170F/P汽油机；发动机生产企业\t：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）1270×500×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.01h㎡/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）0º；扶把调整幅度（垂直方向）：50º；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开。","T202013130124","2025-10-15","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[873,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-40A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:前置式；发动机型号名称：JM170F/P汽油机；发动机生产企业\t：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）1270×500×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.01h㎡/(h·m)\t；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）0º；扶把调整幅度（垂直方向）：50º；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开。","T202013130125","2025-10-15","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[874,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:前置式；发动机型号名称：JM170F/P汽油机；发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）1600×900×950mm；作业速度：0.2-0.6m/s；扶把振动≤65m/s²；作业小时生产率:≥0.05-0.2h㎡/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）90º；扶把调整幅度（垂直方向）：20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径：165mm;刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开。","T202013130126","2025-10-15","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[875,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：前置式；发动机型号名称：FC170 汽油机；发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×900×1080mm；作业速度：0.2-0.6m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：0.05-0.17hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm：发动机输出传动方式：直连；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：360º扶把调整幅度（垂直方向）：20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201913130024","2024-08-29","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[876,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90B","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：前置式；发动机型号名称：JM170F/P 汽油机；发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1480×900×1080mm；作业速度：0.2-0.6m/s；扶把振动:≤50m/s²；作业小时生产率0.05-0.17hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直连；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）360º；扶把调整幅度（垂直方向）：20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径:180mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：齿式离合器；主离合器状态：常开。","T201913130025","2024-08-29","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[877,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-6.5-100A","配套发动机功率:6.5kW","结构型式：前置式；发动机型号名称：FC182 汽油机；发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；标定功率6.5kW；标定转速3000r/min；起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）1400×970×1050mm；作业速度：0.4-1.0m/s；扶把振动≤50m/s²；生产率0.1-0.2hm²/(h·m)；燃油消耗量≤12kg/hm²；工作幅宽1000mm；传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）360°；扶把调整幅度（垂直方向）20°；刀辊设计转速207r/min；刀辊最大回转半径150mm；刀辊总安装刀数16；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202013130373","2025-12-29","6.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[878,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.2Q(Z)","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WG-4.2Q（Z）微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号名称： 170F汽油机；配套发动机生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.2KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉式；配套发动机燃油类：汽油；整机外形尺寸(长×宽×高)：1600×920×950（mm）；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：4.15～6.82（m/s2）；工作幅宽：920mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅度水平方向：180°；扶把调整幅度垂直方向：5°；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：175；主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开","T201900220511","2024-12-30","4.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[879,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4Q型微耕机；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1640×910×990；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把水平方向调整幅度：90°；扶把垂直方向调整幅度：30°；旋耕刀型号：ⅢS185；刀辊最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。","部20170993","2021-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[880,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q(Z)","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WG-4Q（Z）微耕机；配套发动机标定功率:4kW；配套发动机标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1330×690×900；工作幅宽:650mm；发动机输出传动方式:轴传动；刀辊传动方式:齿轮传动；扶把水平方向调整幅度:180°；扶把垂直方向调整幅度:30°；旋耕刀型号:150；刀辊最大回转半径:150mm；总安装刀数把:16；主离合器型式:涨紧式；主离合器状态:常开。","部20190342","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[881,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q(Z-2)","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG-4Q(Z-2)型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1P70FV-2型汽油机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×720×950；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤12m/s；作业小时生产率：0.04~0.1hm'/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm；工作幅宽：640mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)：0°；扶把调整幅度(垂直方向)：30°；刀辊设计转速r/min：低101、高150；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：150；主离合器型式：蹄式摩擦片；主离合器状态：常开。","T202037370089","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[882,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QL","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4QL型微耕机；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1660×990×910；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把水平方向调整幅度：90°；扶把垂直方向调整幅度：30°；旋耕刀型号：ⅢS185；刀辊最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。","部20170995","2021-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[883,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-5Q","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG-5Q型微耕机；配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1700×960×890；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把水平方向调整幅度：90°；扶把垂直方向调整幅度：30°；旋耕刀型号：ⅢS185；刀辊最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。","部20170994","2021-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[884,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市宇特机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×750×1000；作业速度m/s：0.1-0.3；扶把振动m/s²：≤12；作业小时生产率hm2/(h·m)：0.04-0.07；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤12；工作幅宽mm：700；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）（º）：90；扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速r/min：快档：140 慢档：90；刀辊最大回转半径mm：150；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开","T201937370070","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[885,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市宇特机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQZ4-70","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×730×1090；作业速度m/s：0.1-0.3；扶把振动m/s²：≤12；作业小时生产率hm2/(h·m)：0.04-0.07；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤12；工作幅宽mm：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅度（水平方向）（º）：90；扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速r/min：快档：140 慢档：90；刀辊最大回转半径mm：185；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201937370069","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[886,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","序号\t项\t目\t设计值\n1\t型号名称\t1WG4.0-60型微耕机\n2\t结构型式\t前置式\n3\t配套发动型号名称\t170F型汽油机\n4\t配套发动生产企业\t山东华盛中天机械集团股份有限公司\n5\t配套发动标定功率\t4.0kW\n6\t配套发动标定转速\t   3600r/min\n7\t配套发动起动方式\t手拉启动\n8\t配套发动燃油种类\t汽油\n9\t整机外形尺寸（长×宽×高）\t1350×690×840mm\n10\t作业速度\t0.05～0.1m/s\n11\t扶把振动\t≤12m/s2\n12\t作业小时生产率\t≥0.02hm2/(h•m)\n13\t单位作业面积燃油消耗量\t≤35kg/hm2\n14\t工作幅宽\t600mm\n15\t扶把调整幅度（垂直方向）\t45（º）","T202037370132","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[887,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东乐佳佳机电科技有限公司","微耕机","1WGP-4Q","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGP-4Q微耕机\n配套发动机标定功率：4.0KW\n配套发动机标定转速；3600r/min\n工作状态a外形尺寸(长×宽×高)：1620×620×940单位mm\n工作幅宽：500mm\n发动机输出传动方式：皮带传动\n刀辊传动方式：链传动\n扶把水平方向调整幅度：左右各45°\n扶把垂直方向调整幅度：30°\n旋耕刀型号：WG160\n刀辊最大回转半径：160mm\n总安装刀数：12把\n主离合器型式：涨离式\n主离合器状态 :  常开","部20190634","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[888,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东乐佳佳机电科技有限公司","微耕机","1WGZ-4Q","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   1WGZ-4Q微耕机\n配套发动机标定功率：4.0KW\n配套发动机标定转速：3600 r/min\n工作状态a外形尺寸(长×宽×高)：1550×650×960（单位mm）\n工作幅宽：500mm\n发动机输出传动方式：轴传动\n刀辊传动方式：轴传动\n扶把水平方向调整幅度：左右各45°\n扶把垂直方向调整幅度：30°\n旋耕刀型号：WG160\n刀辊最大回转半径：160mm\n总安装刀数：12把\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开","部20190633","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[889,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","陕西润牧农业科技有限公司","微耕机","1WG4.0-68FQ-PC","配套发动机功率:4.0kW","配置参数：主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1600×810×970 mm；结构型式：后置式，扶手把水平调整：270º；扶手把上下调整：30º；发动机输出方式：皮带传动；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；工作幅宽：680mm;","T202161610054","2026-01-14","4.0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[890,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","陕西润牧农业科技有限公司","微耕机","1WG4.0-68FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配置参数：主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1550×810×970 mm；结构型式：后置式，扶手把水平调整：270º；扶手把上下调整：30º；发动机输出方式：轴传动；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；工作幅宽：680mm","T202161610053","2026-01-14","4.0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[891,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","陕西润牧农业科技有限公司","微耕机","1WG4.5-68FQ-PC","配套发动机功率:4.5kW","配置参数：主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1600×810×970 mm；结构型式：后置式，扶手把水平调整：270º；扶手把上下调整：30º；发动机输出方式：皮带传动；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；工作幅宽：680mm;","T202161610051","2026-01-14","4.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[892,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","陕西润牧农业科技有限公司","微耕机","1WG4.5-68FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配置参数：主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1550×810×970 mm；结构型式：后置式，扶手把水平调整：270º；扶手把上下调整：30º；发动机输出方式：皮带传动；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；工作幅宽：680mm;","T202161610052","2026-01-14","4.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[893,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","汽油微耕机","1WG-4.02Q-C","配套发动机功率:4.02kW","型号名称：170F/P风冷汽油发动机，结构型式：手持式，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)：1600mm×950mm×900mm，作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤40m/s，燃油消耗量≤36kg/ hm²，工作幅宽：950mm，发动输岀传动方式：直联，传动方式：齿轮，刀辊转速：快档120r/min、慢档90 r/min，刀辊最大回转半径：170mm，总安装刀数：24把、旋耕刀型号：非标旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开式。","T201951510020","2024-11-14","4.02","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[894,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.02Q-CA","配套发动机功率:4.02kW","型号名称：1WG-4.02Q-CA型微耕机，结构型式：手持式，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)：1550mm×760mm×1000mm，作业速度：0.05-0.2m/s，扶把振动：≤40m/s，燃油消耗量≤36kg/ hm²，工作幅宽：760mm，发动输岀传动方式：直联，传动方式：齿轮，刀辊转速：快档145r/min、慢档95 r/min，刀辊最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开式。","T202051510089","2025-12-27","4.02","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[895,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.05-C","配套发动机功率:4.05kW","发动机型号：KM173FAD型风冷单缸柴油机。标定功率：4.05 KW。额定转速：3600 r/min。起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1650mm×950mm×900mm。 作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤50m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:950mm，传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮，刀辊最大回转半径：170mm，刀辊设计转速：慢档90 r/min，快档120r/min、总安装刀数：24把，旋耕刀型式：非标旱地刀，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","T201900510184","2024-11-28","4.05","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[896,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.0Q-CG","配套发动机功率:4.02kW","型号名称：170F/P风冷汽油发动机，结构型式：前置式，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)：1400mm×585mm×810mm，作业速度：0.04-0.1m/s，扶把振动：≤50m/s，作业小时生产率：0.02∽0.03 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²，工作幅宽：410mm，发动输岀传动方式：直联，传动方式：齿轮，刀辊转速：320 r/min，刀辊最大回转半径：160mm，总安装刀数：12把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开式。","T201951510019","2024-11-14","4.02","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[897,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.0Q-D","配套发动机功率:4.0kW","型号名称： 170F/P风冷汽油发动机，结构型式：单缸四冲程OHV，气缸中心偏置25°，额定功率：4.0kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）1525mm×900mm×950mm，结构质量：52kg，传动方式：皮带，连接方式：链条，刀辊转速：慢挡100r/min、快挡138r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、耕宽：900mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。","部20180153","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[898,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.1-C","配套发动机功率:4.1kW","型号规格：KAGS350型单缸、风冷、直立式、四冲程，标定功率：4.1kW，标定转速：3600 r/min，起动方式：手拉反冲式，燃油种类：柴油，外形尺寸（长×宽×高）1630mm×1050mm×980mm,作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:1050mm，传动方式：直联，传动刀辊：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊转速：慢档83 r/min，快档145r/min、总安装刀数：32把，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","部20190653","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[899,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-4.1-CA","配套发动机功率:4.1kW","型号规格：KAGS350风冷单缸柴油机，标定功率：4.1kW，标定转速：3600 r/min，起动方式：手拉反冲式，燃油种类：柴油，外形尺寸（长×宽×高）1600mm×1000mm×980mm,作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:1000mm，传动方式：直联，传动刀辊：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊转速：慢档90 r/min，快档120r/min、总安装刀数：24把，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","T202051510088","2025-12-27","4.1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[900,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG-5.5Q-C","配套发动机功率:5.5kW","型号规格：177F风冷汽油发动机，标定功率：5.5kW，标定转速：3600 r/min，起动方式：手拉反冲式，燃油种类：汽油，外形尺寸（长×宽×高）1700mm×1050mm×950mm,作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:1050mm，传动方式：直联，传动刀辊：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊转速：Ⅰ档83 r/min，Ⅱ档145r/min、总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀、主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","部20180956","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[901,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川艾马仕科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套发动机功率:6.3kW","发动机型号：KAGS450-2型风冷单缸柴油机。标定功率：6.3 KW。额定转速：3600 r/min。起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1780mm×1350mm×900mm。 作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤50m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:1350mm，传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊设计转速：慢档83r/min，快档145r/min、总安装刀数：40把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","T201900510185","2024-11-28","6.3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[902,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川沈氏机械科技有限公司","微耕机","1WG-4.02Q-CS","配套发动机功率:4.02kW","型号名称：1WG-4.02Q-CS、结构型式：手持式、配套发动机型号名称：170F/P风冷汽油发动机，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)：1570mm×950mm×1000mm，作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤40m/s，燃油消耗量≤36kg/ hm²，工作幅宽：950mm，发动输岀传动方式：直联，传动方式：齿轮，刀辊转速：快档120r/min、慢档90 r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开式。","T202151510059","2026-08-08","4.02","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[903,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川沈氏机械科技有限公司","微耕机","1WG-4.02Q-DS","配套发动机功率:4.02kW","型号名称：1WG-4.02Q-DS、结构型式：手持式、配套发动机型号名称：170F/P风冷汽油发动机，额定功率：4.02kw，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)：1550mm×900mm×950mm，作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤40m/s，燃油消耗量≤36kg/ hm²，工作幅宽：900mm，发动输岀传动方式：皮带，传动方式：链条，刀辊转速：快档138r/min、慢档100 r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：皮带张紧轮式、主离合器状态：常开式。","T202151510060","2026-08-08","4.02","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[904,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川沈氏机械科技有限公司","微耕机","1WG-4.05-CS","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG-4.05-CS、结构型式：手持式、发动机型号：KAGS320风冷单缸柴油机。标定功率：4.05 KW。额定转速：3600 r/min。起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1600mm×950mm×1000mm。 作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤50m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:950mm，传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊设计转速：慢档90 r/min，快档120r/min、总安装刀数：24把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","T202151510061","2026-08-08","4.05","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[905,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川沈氏机械科技有限公司","微耕机","1WG-4.1-CS","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4.1-CS、结构型式：手挂式、型号规格：KAGS350风冷单缸柴油机，标定功率：4.1kW，标定转速：3600 r/min，起动方式：手拉反冲式，燃油种类：柴油，外形尺寸（长×宽×高）1650mm×1000mm×980mm,作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤50m/s作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽：1000mm，传动方式：直联，传动刀辊：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊转速：慢档90 r/min，快档120r/min、总安装刀数：24把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","T202151510061","2026-08-08","4.1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[906,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川沈氏机械科技有限公司","微耕机","1WG-6.3-CS","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WG-6.3-CS型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机型号：KAGS450-2风冷单缸柴油机。标定功率：6.3 KW。额定转速：3600 r/min。起动方式：手拉反冲起动、燃油种类：柴油、外形尺寸：1700mm×1280mm×980mm。 作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤50m/s，作业小时生产率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽：1280mm，传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊设计转速：慢档83r/min，快档145r/min、总安装刀数：40把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式。","T202151510061","2026-08-08","6.3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[907,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","台州共源工贸有限公司","微耕机","1WG4.2Q-100型","配套发动机功率:4.2kW","前置式；外形尺寸:1530*1000*1080mm；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；工作幅宽:1000mm；总安装刀数量:32把；旋耕刀型号:R175。配套发动机型号名称：170F单缸风冷四冲程汽油发动机，4.2KW","ZJ2017171","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[908,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1610X1030X925mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500259","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[909,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、启动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、工作状态外形尺寸：1400X620X830mm、工作幅宽:600mm、传动方式发动机输出：直联、传动方式刀辊：齿轮传动、旋耕刀型号：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","渝2018130","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[910,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1610X905X890mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:800mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500258","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[911,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1525X980X905mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:950mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500258","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[912,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1520X950X860mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:950mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：离心式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202050500452","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[913,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、工作状态外形尺寸：1480X980X850mm、工作幅宽:960mm、传动方式发动机输出：直联、传动方式刀辊：齿轮传动、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：离心离合式、主离合器状态：常开。","渝2018121","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[914,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套发动机功率:6.3kW","标定功率6.3kW；标定转速：3600r/min；动力型号：KD188FW；外形尺寸（长X宽X高）mm：1800X1360X950；工作幅宽（mm）：1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式；刀辊最大回转半径（mm）：180","渝2017060","2021-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[915,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1560X1050X980mm、配套发动机起动方式：手拉启动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500145","2026-05-16","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[916,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1800X1360X1000mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1350mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500145","2026-05-16","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[917,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135A","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1800X1360X1000mm、配套发动机起动方式：手拉启动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1350mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500145","2026-05-16","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[918,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135B","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1800X1360X1000mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1350mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500145","2026-05-16","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[919,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.0-81","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1550X900X890mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:810mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500368","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[920,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.0-98","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1600X1000X960mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:980mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500368","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[921,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.0-98A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1460X1000X865mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:980mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500368","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[922,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1520X1030X955mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202050500336","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[923,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1520X1030X955mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:32。","T202150500239","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[924,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1590X1030X980mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:32。","T202150500239","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[925,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100C","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1550X1020X960mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500365","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[926,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100D","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1650X1020X980mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202150500365","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[927,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊海林机械有限公司","微耕机","1WGQ5.2-100","配套发动机功率:5.2kW","配置：5.2kW汽油机，额定转速：1800r/min，工作状态外形尺寸：1630×1070×900mm，工作幅宽1000mm，刀辊最大回转半径：190mm，总安装刀数：24把，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开式。","部20180736","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[928,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊杰机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0KW; 额定功率：3600r/min；动力类型：汽油机","T201900641058","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[929,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊信农业装备有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG-4Q型微耕机，外形尺寸：1500*900*850mm作业速度m/s0.5-0.75.工作幅宽900mm。发动机输出方式：皮带，刀棍是链传动。","部20171503","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[930,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊信农业装备有限公司","微耕机","1WG-6.1Q","配套发动机功率:6.1kW","1WG-6.1Q型微耕机。外形尺寸mm1500*1250*1050.作业速度m/s05.-0.75，工作幅宽1200mm。皮带传动，刀棍转速r/min低55高100.最大回转半径195mm，24把刀。","部20171509","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[931,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊禾丰机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-90","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ4-90型微型耕耘机；结构型式：手持式；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：手拉绳索起动；发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1400×920×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.04-0.09hm²/(h•m)；单位作业面积燃油消耗量：≤15kg/hm²；扶把水平调整：120°；扶把上下调整：30°；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：140r/min 慢档：90r/min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：IT175；工作宽度：900mm；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开式","T202142420127","2026-04-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[932,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊禾丰机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-90Z","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ4-90Z型微型耕耘机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉绳索起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1420×920×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≤20；作业小时生产率：0.04-0.09hm²/(h•m)；单位作业面积燃油消耗量：≤15kg/hm²；工作宽度：900mm；发动机输出传动方式：直连式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平调整：120°；扶把垂直调整：30°；刀辊设计转速：快档：140r/min 慢档：90r/min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：IT175；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202142420126","2026-04-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[933,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊鲁科机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90","配套发动机功率:4.05kW","型号名称 ：1WGQ4-90型微耕机\n结构型式：前置式\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×900×870mm\n作业速度：0.1-0.3m/s\n扶把振动：≤10.6 m/s2\n作业小时生产率：0.03-0.07 h㎡/（h•m）\n单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/ h㎡\n工作幅宽：850mm\n发动机输出传动方式：三角皮带传动\n刀辊传动方式：齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）：90°\n扶把调整幅度（垂直方向）：30°\n刀辊设计转速：慢档71、快档122 r/min\n刀辊最大回转半径：165mm\n刀辊总安装刀数：24\n旋耕刀型式：ND-WG165\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开","T202100370816","2026-08-31","4.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[934,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊强盛农业装备有限公司","微耕机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4kW","主机外形尺寸(长×宽× 高) mm：1430×740×640；工作幅宽（cm）：70；结构质量(kg)：70；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：WG165；总安装刀数量：18把；主离合器型式：牙嵌式。","部20170507","2021-12-31","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[935,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊三农机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-70P","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：FC170-1型汽油机；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1550×700×850mm；作业速度：≥0.1m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链传动；扶把调整幅度（水平方向）：90（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：45（°）；刀辊设计转速：80、120r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：离心式摩擦片；主离合器状态：常开","T202037370148","2025-07-06","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[936,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QM","配套发动机功率:4kW","结构形式：前置式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1530×660×1080；工作幅宽(cm)62；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；刀辊最大回转半径：180mm；旋耕刀型式：WG180；总安装刀数量：24；主离合器型式：涨紧轮式；主离合状态：常开式。","2019TJ606","2024-12-23","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[937,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QMA","配套发动机功率:4kW","结构形式：前置式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1390×660×1080；工作幅宽(cm)：62；传动方式（发动机输出）：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：WG180；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：涨紧轮式；主离合状态：常开式。","2019TJ607","2024-12-23","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[938,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q-96","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：前置；配套发动机：4.0kW,重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；发动机型号:，170F/P汽油机；外形尺寸(长×宽×高) :1680x960x940 (mm)；结构质量:70kg；发动机功率:4.0kW；配套发动机启动方式：反冲式手拉启动；发动机标定转速:3600r/min；配套发动机燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：皮带；刀辊传动方式：直联；刀辊设计转速低挡:90,高挡125 r/min；刀辊最大回转半径:165mm；工作幅宽:960mm;刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式:IST165;主离合器型式：张紧轮；主离合器状态：常开；；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.04-0.07hm²/hm；单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²","T202000341133","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[939,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0QA-96","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：前置；配套发动机：4.0kW,重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；发动机型号:，170F/P汽油机；外形尺寸(长×宽×高) :1500x960x950 (mm)；结构质量:70kg；配套发动机启动方式：反冲式手拉启动；发动机标定转速:3600r/min；配套发动机燃油种类：汽油；发动机输出传动方式：齿轮；刀辊传动方式：直联；刀辊设计转速低挡:90,高挡125 r/min；刀辊最大回转半径:165mm；工作幅宽:960mm;刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式:IST165;主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.04-0.07hm²/hm；单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/ hm²","T202000341132","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[940,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0QB-96","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：4.0kW，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；，170F/P汽油机，结构形式：前置式，连接方式：直联,工作幅宽：96 cm，耕深≥100mm，外形尺寸(长×宽×高): 1600×960×960 (mm)传动方式：齿轮传动，结构质量：70 kg，作业速度：0.1-0.3m/s总安装倒数量（把）：24旋耕刀型号：165","部20181337","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[941,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.2QB-96","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸(长×宽×高): 1350×960×860(mm)\n结构质量:70kg；重庆展雄机械制造有限公司，重庆伊格斯机械有限公司，\n发动机型号:1P75F/P，发动机功率:4.2KW，发动机额定转速:3600r/min，刀辊设计转速180 r/min，刀辊最大回转半径:145mm，幅宽:96cm，耕深≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率:≥0.04-0.07hm²/hm，单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²","部20180106","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[942,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG5.5QA-96","配套发动机功率:5.5kW","外形尺寸(长×宽×高): 1630×960×870(mm)\n结构质量:85kg；重庆展雄机械制造有限公司，重庆伊格斯机械有限公司，\n发动机型号:177F/P,发动机功率:5.5Kw,发动机额定转速:3600r/min，刀辊设计转速慢挡:90,快挡125 r/min，刀辊最大回转半径:165mm，幅宽:96cm，耕深≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率:≥0.04-0.07hm²/hm，单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²","部20180107","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[943,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊永江机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-70","配套发动机功率:4.0kW","\"工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1750×700×870；作业速度 m/s ≥0.2\n作业小时生产率 hm2/（h•m） 0.05-0.08；单位作业面积燃油消耗量 kg/hm2 ≤25；工作幅宽 mm 700；发动机输出传动方式 / 齿轮轴；刀辊传动方式 / 直联；扶把调整幅度水平方向 （°） 180；扶把调整幅度垂直方向 （°） 29；设计转速 r/min 180；刀辊最大回转半径 mm 175；刀辊总安装刀数 / 18\n刀辊旋耕刀型号 / S175；主离合器型式 / 摩擦片；主离合器状态 / 常开；配套发动机型号规格 / 170F/P；配套发动机标定功率 kW 4；配套发动机标定转速 r/min 3600；配套发动机起动方式 / 反冲式手拉启动；配套发动机燃油种类 / 汽油\"","部20181162","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[944,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊众旺农业机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.1kW","规格型号：1WG-4Q；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机型号名称：FC170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1630×900×1000；结构质量：73kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：左右各45度；扶把调整幅度垂直方向：5级；刀辊转速：90-130r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：摩擦片式离合器；耕宽：850mm；耕深≥100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm2","部20170728","2021-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[945,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊众旺农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4-80","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WGQ4-80型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：FC170型汽油机；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×880×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：0.03-0.09hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤20kg/hm2；工作幅宽：800mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链传动；扶把调整幅度（水平方向）：左右各45°；扶把调整幅度（垂直方向）：左右各20°；刀辊设计转速：快档：140 慢档90  r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：S150；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开。","T202137370453","2026-11-01","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[946,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊众旺农业机械有限公司","微耕机","1WGQ4-85","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WGQ4-85型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：FC170型汽油机；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1630×900×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：0.03-0.09hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤20kg/hm2；工作幅宽：850mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：左右各45°；扶把调整幅度（垂直方向）：左右各20°；刀辊设计转速：快档：140 慢档90  r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：S150；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202137370452","2026-11-01","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[947,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊众旺农业机械有限公司","微耕机","1WGQP4-80","配套发动机功率:4.1kW","规格型号：1WGQP4-80；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套发动机型号名称：FC170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×880mm×1000mm；结构质量：76kg；传动方式：三角皮带传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：左右各45度；扶把调整幅度垂直方向：5级；刀辊转速：90-130r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：摩擦片式离合器；耕宽：820mm；耕深≥100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：0.03-0.07hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm2","部20170726","2021-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[948,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","芜湖劲工农林机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套发动机功率:4kW","标定功率：4kW；标定转速：3600r/min；","2019TJ197","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[949,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","芜湖劲工农林机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q-40","配套发动机功率:4kW","标定功率：4kW；标定转速：3600r/min；","T202034058","2025-11-30","4","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[950,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1450*1000*1035;配套动力标定功率（kW）:4.05;配套动力标定转速（r/min）:3600;工作幅宽（mm）:1000;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数（把）：32；","鄂2019126","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[951,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-105","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机型号规格：KM186FA柴油发动机;配套发动机标定功率（kW）：5.3;配套发动机标定转速（r/min）：3000;工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1770×1050×930;工作幅宽(mm):1050;作业小时生产率(hm2/（h·m）):≥0.1;单位作业面积燃油消耗量(kg/ hm2):≤12","鄂2018171","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[952,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）（mm）:1450*1000*1035;配套动力标定功率（kW）:4;配套动力标定转速（r/min）:3600;工作幅宽（mm）:1000;刀辊最大回转半径（mm）:180;总安装刀数（把）：32；","鄂2019125","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[953,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","武汉好佳园机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4.2-100","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机型号规格：S210汽油机;配套发动机标定功率（kW）：4.2;配套发动机标定转速（r/min）：3600;工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1450×1000×1035; 工作幅宽(mm) :1000;作业小时生产率(hm2/（h.m）):≥0.1;单位作业面积燃油消耗量(kg/ hm2): ≤12","鄂2018170","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[954,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湘潭安盾机械制造有限公司","前置微耕机","1WG4.0-70","配套发动机功率:4.0kW","1、\t型号名称：1WG4.0-70型前置微耕机\n2、\t结构型式：前置式\n3、\t配套发动机型号名称：170F型汽油机\n4、\t配套发动机生产企业：重庆鼎工机电有限公司\n5、\t配套发动机标定功率：4.0kW\n6、\t配套发动机标定转速：3600 r/min\n7、\t配套发动机起动方式：手拉反冲\n8、\t配套发动机燃油种类：汽油\n9、\t整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×700mm×1000mm\n10、\t作业速度：0.1-0.5 m/s\n11、\t扶把振动：≤35 m/s2\n12、\t作业小时生产率：0.05-0.3 hm2(h·m)\n13、\t单位作业面积燃油消耗量：≤8.5kg/ hm2\n14、\t工作幅宽：700mm\n15、\t发动机输出传动方式：皮带传动\n16、\t刀辊传动方式：齿轮传动\n17、\t扶把调整幅度（水平方向）：/（°）\n18、\t扶把调整幅度（垂直方向）：90（°）\n19、\t刀辊设计转速：260r/min\n20、\t刀辊最大回转半径：170mm\n21、\t刀辊总安装刀数：24\n22、\t旋耕刀型式：IT170\n23、\t主离合器型式：摩擦片式\n24、\t主离合器状态：常开\n25、\t水田轮结构型式：辊式\n26、\t水田轮直径：360mm","T202143430030","2026-04-05","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[955,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","英德尔（福建）机械有限公司","微型耕耘机","1WG4Q-2","配套发动机功率:4.1kW","配套动力：170F汽油机，标定功率：4.1kW,外形尺寸（长×款×高）mm：1501×1004×978，工作宽幅：100.4cm，结构净质量（不含工作部件）：61.3kg，传动方式(发动机输出)：直传，传动方式(刀辊)：齿轮传动，旋耕刀型号：PII175，总安装刀数：24把，主离合器型式：膜片式","闽2018003","2022-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[956,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","英德尔（福建）机械有限公司","微型耕耘机","1WG4Q-3","配套发动机功率:4.1kW","配套动力：170F汽油机，标定功率：4.1kW,外形尺寸（长×款×高）mm：1225×611×817，工作宽幅：60.2cm，结构净质量（不含工作部件）：33.1kg，传动方式(发动机输出)：直传，传动方式(刀辊)：蜗轮蜗杆，旋耕刀型号：PII150，总安装刀数：18把，主离合器型式：离心式","闽2018006","2022-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[957,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ4.0-55","配套发动机功率:4kW","配套发动机功率:4.0KW；外形尺寸:1370×580×930mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:550mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330067","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[958,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市景煜机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-38","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1260×600×915mm；配套发动机型号名称：SR170F/P(RV200-2)汽油机；配套发动机生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司（重庆润通科技有限公司）；配套发动机标定功率：4.0kW；工作幅宽：380mm；主离合器型式：湿式。","T202133330056","2026-10-25","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[959,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-54","配套发动机功率:4kW","配套发动机功率:4.0KW；外形尺寸:1415×600×865mm；传动方式:齿轮传动；耕宽:540mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330075","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[960,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WG4.0-38","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 ZS170F/P汽油机，配套发动机标定功率4.0kW，配套发动机标定转速3800r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1300*500*900，作业速度 0~0.2,作业小时生产率 0~0.3，工作幅宽380mm，发动机输出传动方式 皮带，扶把调整幅度垂直方向 10，刀辊设计转速，250，刀辊总安装刀数 12，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 涨紧，主离合器状态 常开。","T202033330057","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[961,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 ZS1P70/F/P-H(XP200)汽油机，配套发动机标定功率4.0kW，配套发动机标定转速3600r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1430*700*1030，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.3，工作幅宽650mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 60，刀辊设计转速，240，刀辊总安装刀数 24，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 湿式，主离合器状态 常开。","T202133330014","2026-07-26","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[962,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市纳诚工贸有限公司","微耕机","1WGQ4.0-38","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1260×600×930mm；配套发动机型号名称：SR170F/P(RV200-2)汽油机；配套发动机生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司（重庆润通科技有限公司）；配套发动机标定功率：4kW；工作幅宽：380mm；主离合器型式：湿式。","T202133330054","2026-10-25","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[963,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套发动机功率:4kW","配套发动机功率：4.0KW；起动方式：手拉起动，外形尺寸：1220×650×950mm，传动方式：齿轮传动，耕宽：550mm，旋耕刀型号：旱地耕刀;主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开。","ZJ2019014","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[964,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-60","配套发动机功率:4kW","工作幅宽:600mm；配套发动机标定功率:4.0KW；配套发动机标定转速:3800r/min；起动方式:手拉起动；外形尺寸:1220×605×920mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330059","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[965,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-60A","配套发动机功率:4kW","工作幅宽:600mm；配套发动机标定功率:4.0KW；配套发动机标定转速:3800r/min；起动方式:手拉起动；外形尺寸:1390×610×900mm；旋耕刀型号:旱地耕刀；主离合器型式:离心式；主离合器状态:常开。","T202033330060","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[966,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江绿力机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2Q","配套发动机功率:4.2kW","1.型号名称：1WG4.2Q微耕机；2.结构形式：前置式；3.配套发动机型号名称：170F汽油机；4.配套发动机生产企业：常州市安安动力机械有限公司；5.配套发动机标定功率：4.2kW；6.配套发动机标定转速：3600 r/min；7.配套发动机起动方式：手拉起动；8.配套发动机燃油种类：汽油；9.整机外形尺寸（长× 宽 ×高 ）：1410×920×990mm；10.作业速度:0.05~0.35m/s；11.扶把振动：≤35m/s2 ；12.作业小时生产率：0.05~0.11hm2/(h٠m)；13.单位作业面积燃油消耗量：15-20kg/ hm2；14.工作幅宽：920mm；15.传动方式（发动机输出）：直联；16.传动方式（刀辊）：齿轮传动；17.扶把调整幅度（水平方向）：0°；18.扶把调整幅度（垂直方向）：270°；19.刀辊设计转速：140~180r/min；20.刀辊最大回转半径：180mm；21.刀辊总安装刀数：32把；22.旋耕刀型号：R180；23.主离合器型式：摩擦片式；24.主离合器状态：常开。","ZJ2018108","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[967,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江绿力机械股份有限公司","微耕机","1WG5.4Q","配套发动机功率:5.4kW","1.型号名称：1WG5.4Q微耕机；2.结构形式：前置式；3.配套发动机型号名称：177F汽油机；4.配套发动机生产企业：常州市安安动力机械有限公司；5.配套发动机标定功率：5.4kW；6.配套发动机标定转速：3600 r/min；7.配套发动机起动方式：手拉起动；8.配套发动机燃油种类：汽油；9.整机外形尺寸（长× 宽 ×高 ）：1725×1280×1000mm；10.作业速度:0.05~0.35m/s；11.扶把振动：≤35m/s2 ；12.作业小时生产率：0.06~0.15hm2/(h٠m)；13.单位作业面积燃油消耗量：20-25kg/ hm2；14.工作幅宽：1280mm；15.传动方式（发动机输出）：直联；16.传动方式（刀辊）：齿轮传动；17.扶把调整幅度（水平方向）：0°；18.扶把调整幅度（垂直方向）：270°；19.刀辊设计转速：140~180r/min；20.刀辊最大回转半径：180mm；21.刀辊总安装刀数：40把；22.旋耕刀型号：R180；23.主离合器型式：摩擦片式；24.主离合器状态：常开。","ZJ2018107","2023-12-31","5.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[968,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江文信机电制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A型微耕机","配套发动机功率:4.0kW","序号\t项目名称\t规格\n1\t产品型号、规格及名称\t1WGQZ4.0-100A\n2\t产品品目\t微耕机\n3\t整机生产者\t浙江文信机电制造有限公司\n\n4\t整机生产企业\t浙江文信机电制造有限公司\n\n5\t整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t1400X1020X1000\n6\t整机工作幅宽mm \t1000\n7\t整机结构质量（无工作部件）kg\t57\n8\t整机结构比质量（无工作部件）kg/kW\t14\n9\t整机最高行驶速度㎞/h\t8\n10\t整机前进/倒退档位数\t前进2/倒退1\n11\t整机最高理论前进速度km/h\t9\n12\t配套动力生产企业\t重庆腾龙盛世机电有限公司\n13\t配套动力型号规格\tTL170F/P汽油机机\n14\t配套动力结构型式\t风冷\n15\t配套动力标定功率/转速kW / r/min\t4.0/3600\n16\t配套动力起动方式\t回弹式绳索启动\n17\t配套动力燃油种类\t汽油\n18\t发动机至变速箱联结方式\t直联\n19\t变速箱至刀辊联接方式\t插销\n20\t变速箱结构（挡位数）\t3个档位\n21\t变速箱箱体材质\tYL113\n22\t握持运行控制装置结构型式\t机械联动\n23\t扶把调整幅度水平方向（°）\t0\n24\t扶把调整幅度垂直方向（°）\t40\n25\t耕作部件防护装置宽度\t650\n26\t耕作部件防护装置后部\t60°\n27\t耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离\t900\n28\t耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离(水平扶手与机器前进方向不平行时)\t/（不适用）\n29\t刀辊设计档位转速\t快档130r/min    慢档93r/min\n30\t刀辊最大回转半径\n\t180\n31\t刀辊总安装刀数\t24\n32\t旋耕刀型号\t旱地刀\n33\t旋耕刀型式（刀座式、刀盘式、灭茬刀）\t刀盘式（间距140）\n34\t旋耕刀成型工艺\t热滚压，热冲压成型\n35\t旋耕刀材质\t65Mn\n36\t主离合器型式\t摩擦式\n37\t主离合器状态\t常分离\n38\t限深装置结构型式\t阻力杆\n39\t限深装置深度调节方式\t手动限位孔调节\n40\t阻力棒材质\tQ235\n41\t阻力棒硬度\tHRC20-26","08021P10012R0S","2026-03-17","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[969,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江文信机电制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80A型微耕机","配套发动机功率:4.0kW","序号\t项目名称\t规格\n1\t产品型号、规格及名称\t1WGQZ4.0-80A\n2\t产品品目\t微耕机\n3\t整机生产者\t浙江文信机电制造有限公司\n\n4\t整机生产企业\t浙江文信机电制造有限公司\n\n5\t整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t1400X820X1000\n6\t整机工作幅宽mm \t800\n7\t整机结构质量（无工作部件）kg\t56\n8\t整机结构比质量（无工作部件）kg/kW\t14\n9\t整机最高行驶速度㎞/h\t8\n10\t整机前进/倒退档位数\t前进2/倒退1\n11\t整机最高理论前进速度km/h\t9\n12\t配套动力生产企业\t重庆腾龙盛世机电有限公司\n13\t配套动力型号规格\tTL170F/P汽油机\n14\t配套动力结构型式\t风冷\n15\t配套动力标定功率/转速kW / r/min\t4.0/3600\n16\t配套动力起动方式\t回弹式绳索启动\n17\t配套动力燃油种类\t汽油\n18\t发动机至变速箱联结方式\t直联\n19\t变速箱至刀辊联接方式\t插销\n20\t变速箱结构（挡位数）\t3个档位\n21\t变速箱箱体材质\tYL113\n22\t握持运行控制装置结构型式\t机械联动\n23\t扶把调整幅度水平方向（°）\t0\n24\t扶把调整幅度垂直方向（°）\t40\n25\t耕作部件防护装置宽度\t650\n26\t耕作部件防护装置后部\t60°\n27\t耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离\t900\n28\t耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离(水平扶手与机器前进方向不平行时)\t/（不适用）\n29\t刀辊设计档位转速\t快档130r/min   慢档 93r/min\n30\t刀辊最大回转半径\n\t180\n31\t刀辊总安装刀数\t18把\n32\t旋耕刀型号\t旱地刀\n33\t旋耕刀型式（刀座式、刀盘式、灭茬刀）\t刀盘式（间距140）\n34\t旋耕刀成型工艺\t热滚压，热冲压成型\n35\t旋耕刀材质\t65Mn\n36\t主离合器型式\t摩擦式\n37\t主离合器状态\t常分离\n38\t限深装置结构型式\t阻力杆\n39\t限深装置深度调节方式\t手动限位孔调节\n40\t阻力棒材质\tQ235\n41\t阻力棒硬度\tHRC20-26","08021P10012R0S","2026-03-17","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[970,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZCA","配套发动机功率:4.05kW","整机外形尺寸mm:1630×1010×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.05KW；工作宽幅mm：1000; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T201950500244","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[971,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DLA","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1050×910×950; 结构形式：手持式；发动机输出方式：皮带传动；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：900; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：张紧轮式； 主离合器状态：常开","T201950500245","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[972,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1630×960×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：1350; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T201950500242","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[973,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","整机外形尺寸mm:1760×1060×980; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.1KW；工作宽幅mm：1050; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：32； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","渝2019109","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[974,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","整机外形尺寸mm:1760×1360×980; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3000; 发动机功率：5.3KW；工作宽幅mm：1350; 刀辊最大回转半径mm:185; 刀辊总安装刀数：38； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","渝2019108","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[975,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCA","配套发动机功率:6.3kW","整机外形尺寸mm:1700×1360×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：6.3KW；工作宽幅mm：1350; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：38； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T201950500243","2024-11-12","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[976,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","整机外形尺寸mm:1630×960×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.1KW；工作宽幅mm：950; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：32； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T202150500080","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[977,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1570×1010×950; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：1000; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T202150500079","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[978,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.05-85","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1620*860*1040；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：60；刀辊设计转速r/min：1档：65；2档：125；3档：160；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500009","2024-06-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[979,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*960*1020；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：125；刀辊设计转速r/min：快档：125；慢档：85；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500008","2024-06-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[980,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.1-100","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*1010*1010；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：150；刀辊设计转速r/min：快档：130；慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500011","2024-06-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[981,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ4.1-85","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1620*860*1040；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：60；刀辊设计转速r/min：1档：65；2档：125；3档：160；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500007","2024-06-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[982,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFCZ5.7-135","配套发动机功率:5.7kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1700*1360*1010；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=30 ；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：95；刀辊设计转速r/min：快档：126；慢档：73；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：40；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500010","2024-06-02","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[983,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-60-A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1400*630*900；作业速度m/s：0.05～0.1；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=35 ；工作幅宽mm：600；结构质量kg:65; 发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：32；刀辊设计转速r/min：215；刀辊最大回转半径mm：150；刀辊总安装刀数：18把；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500290","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[984,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-85-A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*860*1000；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=35 ；工作幅宽mm：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：50；刀辊设计转速r/min：1档：60；2档：120；3档：165；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32把；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500291","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[985,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1460×960×1000；作业速度m/s：0.1～0.3；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.04 ;单位作业面积燃油消耗量kg/hm2 ≤35;工作幅宽(mm)950；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：100；刀辊设计转速r/min：快档：130；慢档：95；刀辊最大回转半径mm：180；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","渝2018023","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[986,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称 :1WG4.05-100FC-ZC微耕机;结构型式:手持式\n配套发动机标定功率:4.05kW ;   配套发动机标定转速:3600 r/min    \n 配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类: 柴油\n整机外形尺寸（长*宽*高):1540mm*1010mm*970mm\n作业速度：  0.1～0.3m/s ；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2\n工作幅宽：1000mm，  发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动","T201950500028","2024-07-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[987,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 :1WG4.0-95FQ-ZC微耕机;结构型式:手持式\n配套发动机标定功率:4.0kW ;   配套发动机标定转速:3600 r/min    \n 配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类: 汽油\n整机外形尺寸（长*宽*高):1560mm*960mm*990mm\n作业速度：  0.1～0.3m/s ；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2\n工作幅宽：950mm，  发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动","T201900500979","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[988,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","型号名称 :1WG4.1-105FC-ZC微耕机;结构型式:手持式\n配套发动机标定功率:4.1kW ;   配套发动机标定转速:3600 r/min    \n 配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类: 柴油\n整机外形尺寸（长*宽*高):1710mm*1060mm*1030mm\n作业速度：  0.1～0.3m/s ；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2\n工作幅宽：1050mm，  发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动","T201950500029","2024-07-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[989,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","型号名称 :1WG6.3-135FC-ZC微耕机;结构型式:手持式\n配套发动机标定功率:6.3kW ;   配套发动机标定转速:3600 r/min    \n 配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类: 柴油\n整机外形尺寸（长*宽*高):1760mm*1360mm*980mm\n作业速度：  0.1～0.3m/s ；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2\n工作幅宽：1350mm，  发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动","T201900500970","2024-12-30","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[990,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100A","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-100A微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.05KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×1010×940mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1000mm\n发动机输出传动方式：直联","T202050500298","2025-10-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[991,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-95 微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.05KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×960×1020mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：950mm\n发动机输出传动方式：直联","T202050500295","2025-10-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[992,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-100 微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.1KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1010×1010mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1000mm\n发动机输出传动方式：直联","T202050500294","2025-10-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[993,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WGCZ6.3-135              微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：6.3KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1360×1010mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1350mm\n发动机输出传动方式：直联","T202050500324","2025-11-22","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[994,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGQD4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1300×640×950；\n工作幅宽(cm)：600；\n结构质量（kg）：60；\n传动方式（发动机输出）：皮带传动；\n传动方式（刀辊）：齿轮传动；\n旋耕刀型号：防缠刀；\n总安装刀数量(把)：24；\n主离合器型式：摩擦片式。","T202050500293","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[995,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1470×810×950；\n工作幅宽(cm)：1000；\n结构质量（kg）：65；\n传动方式（发动机输出）：直联；\n传动方式（刀辊）：齿轮传动；\n旋耕刀型号：防缠刀；\n总安装刀数量(把)：24；\n主离合器型式：摩擦片式。","T202050500297","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[996,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆犇田农业装备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×960×1020；\n工作幅宽(cm)：950；\n结构质量（kg）：60；\n传动方式（发动机输出）：直联；\n传动方式（刀辊）：齿轮传动；\n旋耕刀型号：防缠刀；\n总安装刀数量(把)：24；\n主离合器型式：摩擦片式。","T202050500296","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[997,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-100FQ-ZC配套发动机标定功率:4.0kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：汽油工作状态外形尺寸：1540mm*1010mm*960mm工作幅宽：1000mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：24把旋耕刀型号：防缠刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态:常开","渝2018102","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[998,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-60FQ-ZC配套发动机标定功率：4.0kW标定转速：3600r/min启动方式：手拉起动燃油种类：汽油外形尺寸：1400mm*700*850工作幅宽：600mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动旋耕刀型号：防缠刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","渝2018103","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[999,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-95型微耕机结构型式：手持式配套发动机标定功率：4.05kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油整机外形尺寸：1650mm*960mm*950mm工作幅宽：950mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式:齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：24旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","T202050500251","2025-09-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1000,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-95型微耕机结构型式：手持式配套发动机标定功率：4.1kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油整机外形尺寸：1650mm*960mm*950mm工作幅宽：950mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式:齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：24旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","T202050500247","2025-09-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1001,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WGCZ5.3-130型微耕机结构型式：手持式配套发动机标定功率：5.3kW标定转速：3000r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油整机外形尺寸：1750mm*1310mm*1000mm工作幅宽：1300mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式:齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：38旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","T202050500248","2025-09-29","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1002,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-130","配套发动机功率:5.7kW","型号名称：1WGCZ5.7-130型微耕机结构型式：手持式配套发动机标定功率：5.7kW标定转速：3000r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油整机外形尺寸：1750mm*1310mm*1000mm工作幅宽：1300mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式:齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：38旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","T202050500249","2025-09-29","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1003,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-130","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WGCZ6.3-130结构形式：手持式配套发动机标定功率：6.3kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油整机外形尺寸：1750mm*1310mm*1000mm工作幅宽：1300mm发动机输出传动方式：直联导辊传动方式：齿轮传动导辊最大回转半径：180mm导辊总安装刀数：38旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","T202050500250","2025-09-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1004,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-100FQ-ZC结构形式：手持式配套发动机标定功率:4.0kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：汽油工作状态外形尺寸：1530mm*1010mm*950mm工作幅宽：1000mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：24把旋耕刀型号：旱地刀刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态:常开","T201950500043","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1005,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-100FQ-ZCA结构形式：手持式配套发动机标定功率:4.0kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：汽油工作状态外形尺寸：1430mm*1010mm*1000mm工作幅宽：1000mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：150mm总安装刀数：24把旋耕刀型号：旱地刀刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态:常开","T201950500055","2024-07-01","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1006,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-105FC-ZC结构形式：手持式配套发动机标定功率:4.0kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油工作状态外形尺寸：1600mm*1060mm*1030mm工作幅宽：1050mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：32把旋耕刀型号：旱地刀刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态:常开","T201950500046","2024-07-01","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1007,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG4.1-100FC-ZC结构形式：手持式配套发动机标定功率:4.1kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：柴油工作状态外形尺寸：1650mm*1010mm*950mm工作幅宽：1000mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：170mm总安装刀数：24把旋耕刀型号：旱地刀刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态:常开","T201950500050","2024-07-01","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1008,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.1-105","配套发动机功率:5.1kW","型号名称：1WGQZ5.1-105型微耕机结构型式：手持式配套发动机标定功率：5.1kW标定转速：3600r/min起动方式：手拉起动燃油种类：汽油整机外形尺寸：1740mm*1050mm*1050mm工作幅宽：1050mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式:齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：32旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态：常开","T202050500208","2025-08-27","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1009,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.05-96FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1600*970*980；工作幅宽（cm）：96；结构质量（kg）:   84        ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号： KM173FAD；标定功率：4.05KW，排放阶段：国三","渝2019152","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1010,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.05-97FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1620*980*1000；工作幅宽（cm）：97；结构质量（kg）:     90      ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：KM173FAD；标定功率：4.05KW，排放阶段：国三","T201950500023","2024-07-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1011,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×960×910；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg）：65 ；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：离心式。配套动力型号：1P70F/P-G(VP200)；标定功率：4.0kW；标定转速（r/min）：3800。排放标准：国二","T202050500289","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1012,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1700/1050*1040；工作幅宽（cm）：105；结构质量（kg）: 108       ；传动方式：（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：KAGS350；标定功率：4.1KW，制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；排放阶段：国三","T201950500019","2024-06-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1013,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1060×1080；工作幅宽（cm）：105；结构质量（kg）:89 ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：直齿传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：170F/P-2；标定功率：4.2KW；排放阶段：国2。","渝2018043","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1014,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1480*700*960；工作幅宽（cm）：70；结构质量（kg）:50;传动方式：（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：牙嵌离合。配套动力型号：170F/P-2；制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司；标定功率：4.2kW；、标定转速（r/min）：3600。排放阶段：国二。","渝2018118","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1015,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-75FQ-DL","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×760×900;工作幅宽（cm）：75;结构质量（kg）:56;传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动、旋耕刀型号：旱地刀;总安装刀数量(把):18；主离合器型式：张紧轮式。配套动力型号：170F/P-2；标定功率：4.2kW；、标定转速（r/min）：3600。排放标准：国二","T202050500316","2025-10-27","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1016,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-80FQ-DL","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×810×840;工作幅宽（cm）：80;结构质量（kg）：56；传递方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。配套动力型号：170F/P-2；标定功率：4.2kW；排放阶段：国2。","T202050500446","2025-12-27","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1017,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×830×980；工作幅宽（cm）：80；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌式。\n配套动力型号：170F/P-2；制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司；标定功率：4.2kW；标定转速（r/min）：3600。排放标准：国二","T202150500314","2026-10-21","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1018,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×900×960；工作幅宽（cm）：90;结构质量(kg): 70；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动;旋耕刀型号：旱地刀;总安装刀数量(把)：24;主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：170F/P-2；；标定功率：4.2kW；标定转速（r/min）：3600。排放标准：国二","T202050500317","2025-10-27","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1019,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1580*970*980；工作幅宽（cm）：96；结构质量（kg）:   70        ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：170F/P-2；标定功率：4.2KW，排放阶段：国2。","渝2019151","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1020,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG5.1-105FQ-ZC","配套发动机功率:5.1kW","外形尺寸（长×宽×高）：1700×1050×940MM;工作幅宽（cm）：105;结构质量（kg）：100；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。\n型号名称：177F/P；标定功率：5.1kW；制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司；排放阶段：国2","T202050500351","2025-11-22","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1021,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG6.2-132FC-ZC","配套发动机功率:6.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1780*1330*1020；工作幅宽（cm）：132；结构质量（kg）:   108       ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：KM192F；标定功率：6.2KW，排放阶段：国三","T201950500022","2024-07-01","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1022,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1770*1360*1080；工作幅宽（cm）：135；结构质量（kg）:144;传动方式：（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。配套动力型号：KAGS450-2；标定功率：6.3KW；排放阶段：国三","渝2018100","2022-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1023,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-96B","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1580*970*950;工作幅宽（mm）:960;传动方式（发动机输出）：直联 ;传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀形式：旱地刀 ；总安装刀数量（把）： 24 主离合器型式：摩擦片式;配套动力型号： 170F/P-2   ;标定功率：4.2kW; ；标定转速（r/min）：3600\n制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 排放标准：国二","T202150500129","2026-03-29","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1024,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-96C","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1580*970*960;工作幅宽（mm）:960;传动方式（发动机输出）：直联 ;传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀形式：旱地刀 ；总安装刀数量（把）： 24 主离合器型式：摩擦片式;配套动力型号： 170F/P-2   ;标定功率：4.2kW; ；标定转速（r/min）：制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 排放标准：国二","T202150500129","2026-03-29","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1025,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎辰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号名称:170F汽油机；配套发动机标定功率:4.0KW；配套动力额定转速:3600r/min；外形尺寸：1550×910×950；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联式；旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀；耕宽900mm；耕深≥100mm","T202150500149","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1026,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQD4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1485×1020×870；作业速度m/s:0.1～0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：160；刀辊设计转速r/min：快档：150；慢档：115；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","T201900500977","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1027,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1600×950×940；作业速度m/s:0.1～0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：105；刀辊设计转速r/min：快档：155；慢档：75；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201900500976","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1028,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.2-90","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WGFQZ4.2-90微耕机，发动机标定功率：4.2kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：回复式手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1370×920×840；作业速度m/s:0.1～0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：180；刀辊设计转速r/min：170；刀辊最大回转半径mm:150；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦盘式；主离合器状态：常开。","T202150500393","2026-11-18","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1029,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ5.5-100","配套发动机功率:5.5kW","型号名称：1WGFQZ5.5-100微耕机；发动机标定功率：5.5kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1740×1010×980；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：70；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500394","2026-11-18","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1030,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、三片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0 kW汽油机； 4、1000型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×1000×890；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：1档：75、2档：120；刀辊最大回转半径（mm）：165；总安装刀数：24把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","渝2017070","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1031,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、三片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0 kW汽油机； 4、700型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×825×885；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊转速（r/min）：1档：80、2档：110；刀辊最大回转半径（mm）：165；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；耕宽（mm）：700；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","渝2017071","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1032,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-120FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、6.5kW汽油机； 4、1200型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：6.5kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1745×1200×990；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：1档：85、2档：140；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1200；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤40。","部20170478","2021-12-31","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1033,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75A","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、三片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0 kW汽油机； 4、75A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1700×750×880；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊转速（r/min）：1档：94、2档：129；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；耕宽（mm）：750；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.03；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤45。","T202050500266","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1034,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80A","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、三片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0 kW汽油机； 4、80A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1530×800×880；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊转速（r/min）：1档：95、2档130；刀辊最大回转半径（mm）：180；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；耕宽（mm）：800；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.03；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤45。","T202050500265","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1035,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0 kW汽油机； 4、100A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1520×1010×970；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：慢档：95、快档133；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202050500264","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1036,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0 kW汽油机； 4、100B型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×1000×1000；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：慢档：85、中档：125、快档：176；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202050500345","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1037,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ6.2-105A","配套发动机功率:6.2kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、6.2kW汽油机； 4、105A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：6.2kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1700×1060×1000；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：1档：86、2档150；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1050；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202050500263","2025-09-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1038,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标准功率；4.0kW、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；型号名称；KM178F柴油机,国三排放阶段）；外形尺寸（mm):1600×1000×1000；结构质量（kg)：100；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1000mm，总安装刀数量（把）：32把；旋耕刀型号：旱地刀。主离合形式：摩擦片式，常开。","T202050500233","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1039,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标准功率；4.0kW、制造商：重庆凯博通用汽油机动力有限公司；型号名称；170F汽油机）；外形尺寸（mm):1500×1000×850；结构质量（kg)：55；传动方式:链条传动；连接方式：直联式；耕宽：1000mm，总安装刀数量（把）：32；旋耕刀型号：旱地刀。","T202050500232","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1040,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆港本科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×960×960；工作幅宽（mm）：950；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀棍）：齿轮传动；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向72；旋耕刀型号：旱地刀；刀棍最大回旋半径（mm）：180、总安装刀数（把）：24；主离合器（形式）：摩擦片式，主离合器（状态）：常开。","部20171251","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1041,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆港本科技有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×1100×950；工作幅宽（mm）：1100；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀棍）：齿轮传动；扶手把调整幅度：水平方向（°）0，垂直方向（°）72；旋耕刀型号：防缠刀；刀棍最大回旋半径（mm）：180、总安装刀数（把）：24；主离合器（形式）：摩擦片式，主离合器（状态）：常开。","部20171252","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1042,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆工耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75A","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、三片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0kW汽油机； 4、75A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1700×750×880；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊转速（r/min）：1档：94、2档：129；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；耕宽（mm）：750；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.03；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤45。","T202050500292","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1043,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆工耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80A","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、三片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0kW汽油机； 4、80A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1530×800×880；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊转速（r/min）：1档：95、2档130；刀辊最大回转半径（mm）：180；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；耕宽（mm）：800；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.03；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤45","T202050500261","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1044,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆工耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0kW汽油机； 4、100A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1520×1010×970；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：慢档：95、快档133；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202050500260","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1045,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆工耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0kW汽油机； 4、100B型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×1000×1000；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：慢档：85、中档：125、快档：176；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202050500364","2025-12-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1046,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆工耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ6.2-105A","配套发动机功率:6.2kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、6.2kW汽油机； 4、105A型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：6.2kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1700×1060×1000；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直连式；刀辊转速（r/min）：1档：86、2档150；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1050；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202050500262","2025-09-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1047,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW,汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1538mm×1026mm×965mm；工作幅度：1008mm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式","渝2019107","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1048,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率：4.05kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；结构质量：80kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500207","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1049,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1532mm×741mm×965mm；工作幅度：695mm；结构质量：60kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：18把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019115","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1050,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","配套动力标定功率：4.2kW,汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式","T201950500208","2024-10-07","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1051,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套动力标定功率：5.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1764mm×1390mm×965mm；工作幅度：1361mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019114","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1052,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套动力标定功率：6.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1360mm×1030mm；工作幅度：1350mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500206","2024-10-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1053,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套动力标定功率：4.1kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1610mm×1060mm×1020mm；工作幅度：1050mm；结构质量：105kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500145","2025-07-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1054,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135","配套发动机功率:5.7kW","配套动力标定功率：5.7kW,国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1610mm×1360mm×1050mm；工作幅度：1350mm；结构质量：124kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500146","2025-07-13","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1055,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","配套动力标定功率：6.2kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1360mm×1050mm；工作幅度：1350mm；结构质量：126kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500148","2025-07-13","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1056,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆冠虎科技有限公司","微耕机","1WGQZ5.4-105","配套发动机功率:5.4kW","配套动力标定功率：5.4kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1730mm×1060mm×1050mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500147","2025-07-13","5.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1057,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-95FC-ZC微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.05KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1550×970×950mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：950mm\n发动机输出传动方式：直联","T201950500233","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1058,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","（1）、型号名称：1WG4.0-85FQ-ZC型微耕机；配套发动机(标定功率4.0KW、标定转速：3600r/min、 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司、型号名称:170F/P汽油机)；\n（2）、起动方式：手拉起动，（3）、外形尺寸:1500×880×950mm；作业速度：0.1-0.3m/s；\n（4）、扶把震动：≤50hm²/(h.m)；（5）作业小时生产率：≥0.04；（6）单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；\n（7）、传动方式:齿轮传动；（8）扶把调整幅度（水平方向、垂直方向）：0 °、135°；\n（9）最大回转半径：170mm；（10）设计速度(r/min)：快档：130、慢档：100；\n（11）连接方式:直联式；（12）工作幅宽:850mm；（13）总安装刀数(把):28；\n（14）旋耕刀型式:旱地刀；（15）主离合器型式：磨擦片；（16）主离合器状态：常开","T201950500250","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1059,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","1、发动机:国Ⅲ柴油发动机,标定功率:5.3KW,标定转速:3000r/min,燃油种类:柴油;2、工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):1710×1360×970;3、工作幅宽(mm):1351;4、传动方式:发动机输出:直联,刀辊:齿轮传动;5、扶把调整幅度:水平方向(°):100,垂直方向(°):205;6、刀辊最大回转半径(mm):179;7、旋耕刀型号:旱地刀;9、主离合器:型式:摩擦片式,状态:常开.","渝2019001","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1060,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG5.8-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.8kW","配套发动机(单缸、四冲程、风冷汽油发动机,功率5.8kw,标定转速3600r/min)；外形尺寸(mm):1800×1130×960；工作幅宽(mm):1130；传动方式(发动机输出):直联；传动方式(刀辊):齿轮传动；总安装刀数:32把；旋耕刀型号:Ⅱ型耕刀；安全机构:手离停","部20180152","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1061,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A-1","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGC4.1-105A-1微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.1KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1050mm\n发动机输出传动方式：直联\n旋耕刀型式：旱地刀","T202150500252","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1062,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A-2","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGC4.1-105A-2微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.1KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1050mm\n发动机输出传动方式：直联\n旋耕刀型式：旱地刀","T202150500252","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1063,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆和鼎农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","结构型式:手持式;配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸长×宽×高(mm)：1630×1060×960；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：180（º）；刀辊设计转速（r/min）：一挡：59；二挡：122；三挡：135；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500021","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1064,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆和鼎农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105B","配套发动机功率:4.1kW","结构型式:手持式；配套发动机标定功率:4.1kW；配套发动机标定转速:3600r/min；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸长×宽×高（mm）:1570×1060×900；作业速度:0.1～0.3m/s；扶把振动:≤50m/s²；作业小时生产率:≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm²；工作幅宽:1050mm；发动机输出传动方式:直联；刀辊传动方式:齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）:0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）:125（º）；刀辊设计转速(r/min):快档：130；慢档：90；刀辊最大回转半径:180mm；刀辊总安装刀数:32；旋耕刀型式:旱地刀；主离合器型式:摩擦片式；主离合器状态:常开。","T202150500018","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1065,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆和鼎农机有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：6.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1690×1360×1010；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：80（º）；刀辊设计转速（r/min）：快档：135；慢档：90；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：38；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500019","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1066,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆和鼎农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:手持式;配套发动机标定功率:4.0kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:汽油;整机外形尺寸长×宽×高(mm):1550×1010×905;作业速度:0.1～0.3m/s;扶把振动:≤30m/s²;作业小时生产率:≥0.04hm²/(h·m);单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm²;工作幅宽:1000mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）:0（º）;扶把调整幅度（垂直方向）:130（º）;刀辊设计转速(r/min):快挡：130；慢挡：100;刀辊最大回转半径:180mm;刀辊总安装刀数:32;旋耕刀型式:旱地刀;主离合器型式:摩擦片式;主离合器状态:常开。","T202150500020","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1067,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105A","配套发动机功率:4.05kW","型号名称为：1WGCZ4.05-105A微耕机，配套发动机标定功率：4.05KW;标定转速：3600r/min;配套发动机起动方式为：手拉起动；配套发动机燃油种类为：柴油； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1670×1060×1050mm; 工作幅宽：1050mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：115r/min；慢档：80r/min;最大回转半径：180mm;总安装刀数：30把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1068,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105B","配套发动机功率:4.05kW","型号名称为：1WGCZ4.05-105B微耕机，配套发动机标定功率：4.05KW;标定转速：3600r/min;配套发动机起动方式为：手拉起动；配套发动机燃油种类为：柴油； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1550×1060×950mm; 工作幅宽：1050mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：145r/min；慢档：65r/min;最大回转半径：180mm;总安装刀数：30把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1069,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称为：1WGCZ4.1-105微耕机，配套发动机标定功率：4.1KW;标定转速：3600r/min;配套发动机起动方式为：手拉起动；配套发动机燃油种类为：柴油； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1060×100mm; 工作幅宽：1050mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：130r/min；慢档：75r/min;最大回转半径：170mm;总安装刀数：32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1070,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-120","配套发动机功率:5.3kW","型号名称为：1WGCZ5.3-120微耕机，配套发动机标定功率：5.3KW;标定转速：3000r/min;配套发动机起动方式为：手拉起动；配套发动机燃油种类为：柴油； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1200×1000mm; 工作幅宽：1200mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：105r/min；慢档：60r/min;最大回转半径：170mm;总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1071,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-120","配套发动机功率:5.7kW","型号名称为：1WGCZ5.7-120微耕机，配套发动机标定功率：5.7KW;标定转速：3000r/min;配套发动机起动方式为：手拉起动；配套发动机燃油种类为：柴油； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1200×1000mm; 工作幅宽：1200mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：105r/min；慢档：60r/min;最大回转半径：170mm;总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1072,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-120","配套发动机功率:6.2kW","型号名称为：1WGCZ6.2-120微耕机，配套发动机标定功率：6.2KW;标定转速：3000r/min;配套发动机起动方式为：手拉起动；配套发动机燃油种类为：柴油； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1200×1000mm; 工作幅宽：1200mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：105r/min；慢档：60r/min;最大回转半径：170mm;总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1073,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称为：1WGCZ6.3-135微耕机，配套发动机标准功率：6.3KW;标定转速：3600r/min;起动方式为：手拉起动；燃油种类为：柴油； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×1360×1000mm; 工作幅宽：1350mm;传动方式：发动机输出为直联；刀辊为：齿轮传动；刀辊设计转速：快档：130r/min；慢档：75r/min;最大回转半径：170mm;总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500389","2026-11-18","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1074,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW; 标定转速：3600r/min; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×1010×1050mm; 工作幅宽：1000mm;\n发动机输出：直联；刀辊：锥齿传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊设计转速：快档130；慢档90；刀辊最大回转半径：180mm;刀辊总安装刀数：30把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500388","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1075,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW; 标定转速：3600r/min; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×1010×960mm; 工作幅宽：1000mm;\n发动机输出：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊设计转速（r/min）：一档90；二档120；刀辊最大回转半径：180mm;刀辊总安装刀数：30把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500388","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1076,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆恒胜鑫马农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW; 标定转速：3600r/min; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×1010×950mm; 工作幅宽：1000mm;\n发动机输出：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊设计转速（r/min）：一档90；二档120；刀辊最大回转半径：180mm;刀辊总安装刀数：30把；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500388","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1077,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆红高粮农机销售有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：手拉起动；\n燃油种类：汽油；\n外形尺寸mm :1500×910×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：900；\n发动机输出传动方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：165；\n刀辊设计转速r/min：1档：67、 2档：134、3档：160；\n刀辊最大回转半径mm:150；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T201950500274","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1078,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆红高粮农机销售有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：手拉起动；\n燃油种类：汽油；\n外形尺寸mm :1550×960×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出传动方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：快档：135、 慢档：95；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T201950500273","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1079,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆红高粮农机销售有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","发动机标定功率：4.1kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：手拉起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1600×1060×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：1050；\n发动机输出传动方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：110；\n刀辊设计转速r/min：快档：134、 慢档：93；\n刀辊最大回转半径mm:185；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202050500013","2025-03-11","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1080,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆红高粮农机销售有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","发动机标定功率：6.3kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：手拉起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1750×1360×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：1350；\n发动机输出传动方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：140；\n刀辊设计转速r/min：快档：134、 慢档：77；\n刀辊最大回转半径mm:185；\n刀辊总安装刀数：38；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202050500014","2025-03-11","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1081,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-102FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.0 kW，配套发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸/mm：1485*1030*910，配套发动机燃油种类:汽油，制造商 :重庆宏美科技有限公司 工作幅宽：1020mm，作业速度m/s：0.1～0.3，作业小时生产率hm2/(h·m)：≥0.04，单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤35，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：离心离合式，主离合器状态：常开，刀辊总安装刀数：24把","渝2018087","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1082,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-41FQ-ZC","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机型号名称：HM170F/P, 标定转速 :3600 r/min, 标定功率 :4.02 kW, 制造商：重庆宏美科技有限公司，外观尺寸/mm：1400*585*840，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式.燃油种类：汽油，配套发动机起动方式：手拉起动","渝2018120","2022-12-31","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1083,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-74FQ-DL","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机标定功率：4.02kw；配套发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；制造厂商：重庆宏美科技有限公司；传动方式：皮带传动；工作幅宽：740mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1600*750*900；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式，配套发动机起动方式：手拉绳式起动，刀辊传动方式：链条传动，主离合器状态：常开","渝2019129","2023-12-31","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1084,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-77FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","发动机标定功率：4.05kW；发动力标定转速：3600r/min；发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长*宽*高）/mm：1660*780*1030；工作幅宽：770mm；发动机传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动，主离合器状态：常开","渝2019141","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1085,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-77FQ-ZC","配套发动机功率:4.02kW","发动机标定功率：4.02kW；发动力标定转速：3600r/min；发动机燃油种类：汽油；生产厂家：重庆宏美科技有限公司；整机外形尺寸（长*宽*高）/mm：1610*780*1030；工作幅宽：770mm；发动机传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动，主离合器状态：常开","渝2019140","2023-12-31","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1086,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-84FQ-ZC","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机标定功率：4.02kw；配套发动机标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；制造厂商：重庆宏美科技有限公司；齿轮方式：齿轮传动；工作幅宽：840mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1600*850*1050；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉绳式起动，发动机输出传动方式：直联，主离合器状态：常开","渝2019130","2023-12-31","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1087,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.02 kW，外形尺寸：1480*900*870，燃油种类：汽油，制造商 :重庆宏美科技有限公司 ,传动方式：链条传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀，主离合器型式：张紧轮式.配套发动机起动方式：手拉绳式起动","T201950500172","2024-09-09","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1088,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机 , 标定转速 : 3600r/min , 标定功率 : 4.02 kW，外形尺寸：1510*900*850，燃油种类：汽油，制造商 :重庆宏美科技有限公司 ,结构质量：61kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式.","T201950500173","2024-09-09","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1089,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-93FQ-ZC","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机型号名称:HM170F/P, 标定转速 3600 r/min , 标定功率 4.02 kW, 制造商：重庆宏美科技有限公司，配套发动机燃油种类：汽油，外观尺寸mm：1500*935*980，工作幅宽：930mm，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：牙嵌离合式.","渝2018088","2022-12-31","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1090,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG5.3-110FC-ZC","配套发动机功率:4.3kW","配套发动机标定功率：5.3kw；配套发动机标定转速：3000r/min；国三柴油发动机；制造厂商：无锡华源凯马发动机有限公司；传动方式：直联；作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1100mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1800*1110*1050；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器状态：常开","渝2019128","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1091,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG5.5-103FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","配套发动机标定功率:5.5kW，配套发动机标定转速:3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动,配套发动机燃油种类:汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1050×970,工作幅宽:1030mm,发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T202100501082","2026-11-02","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1092,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG5.7-110FC-ZC","配套发动机功率:5.7kW","配套发动机标定功率：5.7kw；配套发动机标定转速：3000r/min；国三柴油发动机；制造厂商：无锡华源凯马发动机有限公司；传动方式：直联；作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1100mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1770*1110*1040；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器状态：常开","渝2019127","2023-12-31","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1093,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG6.2-110FC-ZC","配套发动机功率:6.2kW","配套发动机标定功率：6.2kw；配套发动机标定转速：3000r/min；国三柴油发动机；制造厂商：无锡华源凯马发动机有限公司；传动方式：直联；作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1100mm；整机外形尺寸/mm：（长*宽*高）1770*1110*1040；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油","渝2019126","2023-12-31","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1094,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-65","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率：4.05kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1440×660×950，工作幅宽：650mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T202150500337","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1095,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机燃油种类：柴油，国三柴油发动机,整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1700×1060×1020，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，动力型号：KDGS350，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动","T202050500088","2025-06-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1096,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1660×960×1020，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T202150500337","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1097,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机燃油种类：柴油，国三柴油发动机,整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1360×1050，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，动力型号：KD188FW，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动","T202050500089","2025-06-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1098,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-65","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机型号名称: HM170F/P汽油机，配套发动机标定功率：4.02kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1430×660×950，工作幅宽：650mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传反动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T202150500336","2026-11-18","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1099,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-68","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机标定功率：4.02kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×690×1050，工作幅宽：680mm，发动机输出传动方式：直联，动力型号：170F/P,生产厂家：重庆宏美科技有限公司，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，配套发动机起动方式：手拉起动，主离合器状态：常开","T202050500236","2025-09-29","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1100,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","规格型号：1WG4.0-100FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机生产配套发动机型号：H170F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×1000mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：105°；刀辊设计转速：快档：145r/min，慢档：97r/min，; 刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500094","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1101,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-100FQ-ZCA型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×1000 mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动≤50 m/s2; 作业小时生产率: ≥0.04 hm2/(h•m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤35 kg/hm²；工作幅宽:1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：140°；刀辊设计转速：快档：145r/min，慢档：97r/min，; 刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500278","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1102,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-60FQ-DL微耕机；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套动力：H170F汽油机；配套发动机标定功率：4.0kw;配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1300x760x885mm;工作幅宽：600mm;耕深≥100mm传动方式发动机输出：皮带传动；传动方式刀辊：链条传动；扶把调整幅度水平方向：60°；扶把调整幅度垂直方向：60°；旋耕刀型号：旱地刀；导辊最大回旋半径145mm；总安装刀数：16；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","渝2017039","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1103,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-63FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：IWG4.0-63FQ-ZC型微耕机；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套H170F发动机：标定功率：4KW; 配套发动机燃油方式：汽油；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高1550*650*960）；工作幅宽：630mm;传动方式：发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向：0；扶把调整幅度垂直方向：40；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊最大回转半径：160mm;总安装刀数：18把；主离合器：型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","渝2018151","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1104,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","1WG4.0-70FQ-ZC； 结构型式：手持式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司； 配套发动机型号名称：H1P70F汽油机；；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3800 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）：1380×720×890 mm；作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动: ≤50 m/s2; 作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；作业幅宽宽：700mm；发动机输出传动方式：直联式，刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向96°、垂直方向：40°；刀辊设计转速：144r/min；刀辊最大回转半径：170 mm；刀辊总安装刀数：18把。旋耕刀型号：旱地刀。主离合器型式：离心式，，主离合器状态：常开","T201950500220","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1105,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","1WG4.0-75FQ-DL微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号：H170F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1550×750×900mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：750mm；发动机输出传动方式：皮带转动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：180°；刀辊设计转速：快档：115r/min，慢档：84r/min，; 刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500091","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1106,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DLA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-75FQ-DLA型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）：1500×750×900 mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动≤50 m/s2; 作业小时生产率: ≥0.04 hm2/(h•m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤35 kg/hm²；工作幅宽: 750mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：180°；刀辊设计转速：快档115r/min，慢档84r/min; 刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T201950500281","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1107,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","规格型号：1WG4.0-80FQ-DL微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW;配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号：H170F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1550×800×900mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：800mm；发动机输出传动方式：皮带转动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：190°；刀辊设计转速：快档：126r/min，慢档：92r/min，; 刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500092","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1108,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DLA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-80FQ-DLA型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×900 mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动≤50 m/s2; 作业小时生产率: ≥0.04 hm2/(h•m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤35 kg/hm²；工作幅宽: 800mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：180°；刀辊设计转速：快档126r/min，慢档92r/min; 刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T201950500280","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1109,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","1WGQD4.0-65微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机型号：H170F;配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1585×650×910mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：120°；刀辊设计转速：快档：113r/min，慢档：82r/min； 刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500095","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1110,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","规格型号：1WGQZ4.0-100微耕机；结构型式：手持式；配套发动机生产企业：华世丹机械制造有限公司；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机型号：H170F;配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×1050mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：200°；刀辊设计转速：快档150r/min，慢档100r/min ；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500396","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1111,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-60FQ-ZC微耕机；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×640mm×820mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.02hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：30°；刀辊设计转速：245r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018111","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1112,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-90FQ-ZL微耕机；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1460mm×910mm×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：链条传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：180°；刀辊设计转速：145r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态：常开。","渝2018110","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1113,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-95FQ-DL型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×960mm×920mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：210°；刀辊设计转速：快档：140r/min；慢档：110r/min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","T201950500030","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1114,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG4.1-105FC-ZC微耕机；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1760mm×1060mm×970mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：30kg/hm2；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：160°；刀辊设计转速：快档130r/min；慢档105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019088","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1115,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WG4.2-100FQ-ZC微耕机；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1480mm×1010mm×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：35kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：190°；刀辊设计转速：快档145r/min 慢档105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019100","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1116,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-100微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：4.05kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×1010mm×950mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0º，扶把调整幅度（垂直方向）：200º，刀辊设计转速：快档：130r/min；慢档：95r/min，刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500069","2025-05-10","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1117,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","单位型号名称:1WGCZ6.3-135微耕机,结构型式:手持式,配套发动机标定功率:6.3kW,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类:柴油,整机外形尺寸（长×宽×高）:1650mm×1360mm×960mm,作业速度:0.1～0.3m/s,扶把振动:≤50m/s2,作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m),单位作业面积燃油消耗量:≤28kg/hm2,工作幅宽:1350mm,发动机输出传动方式:直联,刀辊传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度（水平方向）:0º,扶把调整幅度（垂直方向）:210º,刀辊设计转速:快档：135r/min；慢档：75r/min,刀辊最大回转半径:180mm,刀辊总安装刀数:38把,旋耕刀型式:旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开。","T202050500078","2025-05-20","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1118,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQZ4.0-100微耕机，结构型式:手持式，配套发动机标定功率:4kW，配套发动机标定转速:3600r/min，配套发动机起动方式:手拉起动，配套发动机燃油种类:汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）:1500mm×1010mm×950mm，作业速度:0.1～0.3m/s，扶把振动:≤50m/s2，作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm2，工作幅宽:1000mm，发动机输出传动方式:直联，刀辊传动方式:齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）:0º，扶把调整幅度（垂直方向）:200º，刀辊设计转速:快档：140r/min；慢档：100r/min，刀辊最大回转半径:175mm，刀辊总安装刀数:32把，旋耕刀型式:旱地刀，主离合器型式:摩擦片式，主离合器状态:常开。","T202050500077","2025-05-20","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1119,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WGQZ4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","项目设计值型号名称：1WGQZ4.0-95A微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：4kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×960mm×950mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把水平方向调整幅度：0°，扶把垂直方向调整幅度：175°，刀辊设计转速：快档：150r/min；慢档：124r/min，刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500437","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1120,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.0KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1700mm×1010mm×910mm、作业速度0.3~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度1000mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（0）、扶把调整幅度（垂直方向）220（0）、刀辊设计转速/快档：130r/min；慢档：80r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T201950500254","2024-12-25","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1121,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率4.0KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉反冲式起动、配套发动力燃油种类/汽油油、整机外型尺寸（长×宽×高）1440mm×670mm×840mm、作业速度0.05~0.2m/s、作业小时生产率≥0.02hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2、工作幅度650mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（0）、扶把调整幅度（垂直方向）30（0）、刀辊设计转速：270r/min；刀辊最大回转半径175mm、刀辊总安装刀数/18把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","渝2018106","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1122,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.0KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/气油、整机外型尺寸（长×宽×高）1600mm×910mm×900mm、作业速度0.1~0.3m/s、扶把振动≤50m/S2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2、工作幅度900mm、发动机输出传动方式/皮带传动、刀辊传动方式/链条传动、扶把调整幅度（水平方向）0（0）、扶把调整幅度（垂直方向）220（0）、刀辊设计转速/快档：128r/min；慢档：100r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/24把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/张紧轮式、主离合器状态/常开","T201950500257","2024-12-25","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1123,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.0KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/气油、整机外型尺寸（长×宽×高）1600mm×960mm×900mm、作业速度0.1~0.3m/s、扶把振动≤50m/S2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2、工作幅度950mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（0）、扶把调整幅度（垂直方向）170（0）、刀辊设计转速/快档：130r/min；慢档：78r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T201950500255","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1124,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.8-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.8kW","结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.8KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/汽油、整机外型尺寸（长×宽×高）1780mm×1010mm×900mm、作业速度0.3~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2、工作幅度1000mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（0）、扶把调整幅度（垂直方向）220（0）、刀辊设计转速/快档：125r/min；慢档：70r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T201950500256","2024-12-25","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1125,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机标定功率5.3KW、配套发动力标定转速3000r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1800mm×1360mm×900mm、作业速度0.3~0.3m/s、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度1350mm、发动机输出传动方式/直联式、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）130（0）、扶把调整幅度（垂直方向）205（0）、刀辊设计转速/快档：130r/min；慢档：85r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/40把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","渝2018167","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1126,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG6.0-135FC-ZC","配套发动机功率:6.0kW","结构型式：手持式、配套发动机标定功率6.0KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式：电控起动、配套发动力燃油种类：柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1750mm×1360mm×920mm、作业速度0.3~0.3m/s、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度1350mm、发动机输出传动方式：直联式、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）130（0）、扶把调整幅度（垂直方向）205（0）、刀辊设计转速：快档：130r/min；慢档：85r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数：40把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开","渝2018168","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1127,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-130FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式/手持式、配套发动机标定功率6.3KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1700mm×1310mm×910mm、作业速度0.3~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度1300mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（0）、扶把调整幅度（垂直方向）220（0）、刀辊设计转速/快档：130r/min；慢档：80r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/40把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T201950500258","2024-12-25","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1128,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95A","配套发动机功率:4.05kW","型号名称/1WGCZ4.05-95A型微耕机、结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.05KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1600mm×970mm×900mm、作业速度0.1~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度950mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（°）、扶把调整幅度（垂直方向）205（°）、刀辊设计转速/快档：125r/min；慢档：90r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T202150500136","2026-04-14","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1129,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","型号名称/1WGCZ4.1-105A型微耕机、结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.1KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1780mm×1060mm×900mm、作业速度0.1~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度1050mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（°）、扶把调整幅度（垂直方向）220（°）、刀辊设计转速/快档：125r/min；慢档：70r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开                                                                                  型号名称/1WGCZ4.05-95A型微耕机、结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.05KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1600mm×970mm×900mm、作业速度0.1~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2、工作幅度950mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（°）、扶把调整幅度（垂直方向）205（°）、刀辊设计转速/快档：125r/min；慢档：90r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T202150500136","2026-04-14","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1130,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.3-95","配套发动机功率:4.3kW","号名称/1WGCZ4.3-95A型微耕机、结构型式/手持式、配套发动机标定功率4.3KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力起动方式/手拉起动、配套发动力燃油种类/汽油、整机外型尺寸（长×宽×高）1600mm×960mm×950mm、作业速度0.1~0.3m/s、扶把振动≤50m/s2、作业小时生产率≥0.04hm2/(h.m)、单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2、工作幅度950mm、发动机输出传动方式/直联、刀辊传动方式/齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）0（°）、扶把调整幅度（垂直方向）85（°）、刀辊设计转速/快档：125r/min；慢档：90r/min、刀辊最大回转半径180mm、刀辊总安装刀数/32把、旋耕刀型式/旱地刀、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T202150500142","2026-05-16","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1131,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机（标定功率：4.1kW；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KAGS350柴油机，国三排放阶段）；外形尺寸（mm):1800×1060×1050；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1050mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500064","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1132,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机（标定功率：4.1kW；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KAGS350柴油机，国三排放阶段）；外形尺寸（mm):1630×1060×960；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1050mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500171","2026-06-10","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1133,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机（标定功率：6.3kW；制造商：常州科普动力机械有限公司；型号名称：KD188FW柴油机，国三排放阶段）；外形尺寸（mm):1800×1360×1050；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1350mm；总安装刀数量（把）：38把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500062","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1134,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135A","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机（标定功率：6.3kW；制造商：常州科普动力机械有限公司；型号名称：KD188FW柴油机，国三排放阶段）；外形尺寸（mm):1800×1360×1050；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1350mm；总安装刀数量（把）：38把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500063","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1135,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×910×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：900mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500065","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1136,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×910×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：900mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500066","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1137,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×910×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：900mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500067","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1138,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90C","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×910×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：900mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500170","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1139,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆重申机械制造有限公司；型号名称：CS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×960×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500170","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1140,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆重申机械制造有限公司；型号名称：CS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×960×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500170","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1141,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆重申机械制造有限公司；型号名称：CS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×960×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500170","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1142,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇运农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆重申机械制造有限公司；型号名称：CS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1600×960×970；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数量（把）：24把；旋耕刀型号：旱地刀。","T202150500170","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1143,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佳宇耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","柴油机，配套标定功率：4.05（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：950mm；耕深：≥100mm","T202150500287","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1144,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佳宇耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","柴油机，配套标定功率：4.1（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥100mm","T202150500287","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1145,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佳宇耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","柴油机，配套标定功率：4.1（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号；防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥100mm","T202150500287","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1146,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佳宇耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","柴油机，配套标定功率：6.3（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：38把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：135cm；耕深：≥100mm","T202150500287","2026-10-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1147,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佳宇耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：涨紧轮式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T202150500234","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1148,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佳宇耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：950mm；耕深：≥100mm","T202150500235","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1149,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kw   燃油类型：汽油机","T201950500252","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1150,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","标定功率：4.05kw   燃油类型：柴油机","T201950500251","2024-12-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1151,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","标定功率：5.3kw   燃油类型：柴油机","T201950500253","2024-12-25","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1152,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","1WG5.3-135FQ-ZC","配套发动机功率:5.3kW","标定功率：5.3kw   燃油类型：汽油机","T201950500241","2024-11-12","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1153,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100","配套发动机功率:4.05kW","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1550×1010×1000；2.配套标定功率:4.1KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:齿轮传动；6.刀辊最大回转半径(MM):180:7.总安装刀数:24把；8.主离合器型式:摩擦片式","T202150500255","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1154,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1700×1360×1100；2.配套标定功率:6.3KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:齿轮传动；6.刀辊最大回转半径(MM):180:7.总安装刀数:38把；8.主离合器型式:摩擦片式","T202150500255","2026-08-19","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1155,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×1010×950，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式。","T201950500270","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1156,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套发动机功率:4.0kW","标定功率4.0kW,标定转速3600r/min，燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1060×1050，工作幅宽1050mm，传动方式（发动机输出）：直联，传动方式（刀辊）：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。排放阶段：国三阶段。","渝2019086","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1157,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-Z","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min,配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1060×950，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T201950500271","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1158,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","标定功率：4.05kW，标定转速：3600r/min，燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×1060×950，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。排放阶段：国三阶段。","T201950500272","2024-12-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1159,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-Z","配套发动机功率:4.1kW","标定功率4.1kW，标定转速3600r/min，燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1060×1050，工作幅宽1050mm，传动方式（发动机输出）：直联，传动方式（刀辊）：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，排放阶段：国三阶段。","渝2019087","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1160,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-Z","配套发动机功率:5.3kW","标定功率：5.3kW，标定转速3000r/min，燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×1360×1050，工作幅宽1350mm，传动方式（发动机输出）：直联，传动方式（刀辊）：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。排放阶段：国三阶段。","渝2019003","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1161,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套发动机功率:6.3kW","标定功率：6.3kW，标定转速3600r/min，燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×1360×1050，工作幅宽1350mm，传动方式（发动机输出）：直联，传动方式（刀辊）：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。排放阶段：国三阶段。","渝2019002","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1162,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","标定功率4.0kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×910×1000，工作幅宽900mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，刀辊总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500167","2025-08-05","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1163,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105","配套发动机功率:4.5kW","标定功率：4.5kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1060×1050，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500170","2025-08-05","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1164,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ6.5-135","配套发动机功率:6.5kW","标定功率6.5kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1360×1050，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500169","2025-08-05","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1165,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉士博机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称\n/\n1WGCZ4.1-105微耕机\n结构型式\n/\n手持式\n配套发动机标定功率\nkW\n4.1\n配套发动机标定转速\nr/min\n3600\n配套发动机起动方式\n/\n手拉起动\n配套发动机燃油种类\n/\n柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1700×1060×1000\n作业速度\nm/s\n0.1～0.3\n扶把振动\nm/s²\n≤50\n作业小时生产率\nhm2/(h·m)\n≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\nkg/hm2\n≤30\n工作幅宽\nmm\n1050\n发动机输出传动方式\n/\n直联\n刀辊传动方式\n/\n齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度\n（º）\n0\n扶把垂直方向调整幅度\n（º）\n110\n刀辊设计转速\nr/min\n快档：135；慢档：80\n刀辊最大回转半径\nmm\n175\n刀辊总安装刀数\n/\n24把\n旋耕刀型号\n/\n旱地刀\n主离合器型式\n/\n摩擦片式\n主离合器状态\n/\n常开","T202050500371","2025-12-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1166,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉士博机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","型号名称\n/\n1WGCZ5.3-135型微耕机\n结构型式\n/\n手持式\n配套发动机标定功率\nkW\n5.3\n配套发动机标定转速\nr/min\n3000\n配套发动机起动方式\n/\n手拉起动\n配套发动机燃油种类\n/\n柴油\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1720×1360×1020\n作业速度\nm/s\n0.1～0.3\n扶把振动\nm/s²\n≤50\n作业小时生产率\nhm2/(h·m)\n≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\nkg/hm2\n≤30\n工作幅宽\nmm\n1350\n发动机输出传动方式\n/\n直联\n刀辊传动方式\n/\n齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度\n（º）\n0\n扶把垂直方向调整幅度\n（º）\n105\n刀辊设计转速\nr/min\n快档：135；慢档：80\n刀辊最大回转半径\nmm\n180\n刀辊总安装刀数\n/\n38\n旋耕刀型号\n/\n旱地刀\n主离合器型式\n/\n摩擦片式\n主离合器状态\n/\n常开","T202050500372","2025-12-27","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1167,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉士博机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称\n/\n1WGCZ6.3-135微耕机\n结构型式\n/\n手持式\n配套发动机标定功率\nkW\n6.3\n配套发动机标定转速\nr/min\n3600\n配套发动机起动方式\n/\n手拉起动\n配套发动机燃油种类\n/\n柴油\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1720×1360×1020\n作业速度\nm/s\n0.1～0.3\n扶把振动\nm/s²\n≤50\n作业小时生产率\nhm2/(h·m)\n≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\nkg/hm2\n≤30\n工作幅宽\nmm\n1350\n发动机输出传动方式\n/\n直联\n刀辊传动方式\n/\n齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度\n（º）\n0\n扶把垂直方向调整幅度\n（º）\n105\n刀辊设计转速\nr/min\n快挡：130；慢挡：80\n刀辊最大回转半径\nmm\n180\n刀辊总安装刀数\n/\n38\n旋耕刀型号\n/\n旱地刀\n主离合器型式\n/\n摩擦片式\n主离合器状态\n/\n常开","T202150500002","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1168,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉士博机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\n/\n1WGQZ4.0-95微耕机\n结构型式\n/\n手持式\n配套发动机标定功率\nkW\n4\n配套发动机标定转速\nr/min\n3600\n配套发动机起动方式\n/\n手拉起动\n配套发动机燃油种类\n/\n汽油\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1520×960×1030\n作业速度\nm/s\n0.1～0.3\n扶把振动\nm/s²\n≤50\n作业小时生产率\nhm2/(h·m)\n≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\nkg/hm2\n≤35\n工作幅宽\nmm\n950\n发动机输出传动方式\n/\n直联\n刀辊传动方式\n/\n齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度\n（º）\n0\n扶把垂直方向调整幅度\n（º）\n180\n刀辊设计转速\nr/min\n快挡：120；慢挡：75\n刀辊最大回转半径\nmm\n180\n刀辊总安装刀数\n/\n24\n旋耕刀型号\n/\n旱地刀\n主离合器型式\n/\n摩擦片式\n主离合器状态\n/\n常开","T202150500001","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1169,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：1WG4.0-100FQ-ZC型微耕机\n3、配套发动机标定功率：4.0KW\n4、配套发动机标定转速：3600r/min\n5、配套发动机起动方式：手拉起动\n6、配套发动机燃油种类：汽油\n7、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1580mm×1000mm×1120mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡\n11、工作幅宽：1000mm\n12、连接方式：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：0°\n15、扶把调整幅度垂直方向：80°\n16、刀辊转速：快档：125r/min、慢档：90r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、刀辊总安装刀数：24把\n19、旋耕刀型号：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开","渝2018209","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1170,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：1WG4.0-105FC-ZCA型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.0KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1650*1060*1030mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡\n11、工作幅宽：1050mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：0°\n15、扶把调整幅度垂直方向：68°\n16、刀辊设计转速：快档128r/min，慢档87r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：32\n19、旋耕刀型号：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开\n22、扶把振动：≤50m/s²","渝2019135","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1171,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZCA","配套发动机功率:4.05kW","1、型号名称：1WG4.05-100FC-ZCA型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.05KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1520mm×1000mm×860mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：30kg/h㎡\n11、工作幅宽：1000mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：0°\n15、扶把调整幅度垂直方向：115°\n16、刀辊设计转速：快档130r/min，慢档93r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：32\n19、旋耕刀型号：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开\n22、扶把振动：≤50m/s²","渝2019132","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1172,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.05-66FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","1、型号名称：1WG4.05-66FC-ZC型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.05KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1420mm*680mm*950m\n8、作业速度：0.05～0.2m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.02h㎡/(h*m)\n12、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡\n13、工作幅宽：660mm\n14、发动机输出：直联\n15、传动方式：齿轮传动\n16、扶把调整幅度水平方向：115°\n17、扶把调整幅度垂直方向：26°\n18、旋耕刀型式：旱地刀\n19、刀辊设计转速：175r/min\n20、刀辊最大回转半径：150mm\n21、总安装刀数：24\n22、主离合器型式：摩擦片式\n23、主离合器状态：常开","T201950500063","2024-07-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1173,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-66FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","1、规格型号：1WG4.0-66FQ-ZC\n2、标定功率：4.0KW\n3、标定转速：3600r/min\n4、起动方式：反冲式手拉起动\n5、燃油种类：汽油\n6、外形尺寸:1390*800*880 \n7、作业速度：0.1～0.3（m/s）\n8、作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)\n9、单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡\n10、工作幅宽：660mm\n11、发动机输出方式：直联\n12、传动方式：齿轮传动\n13、扶把调整幅度：水平方向：120°，垂直方向：25°\n14、旋耕刀型号：旱地刀\n15、刀辊最大回转半径：180mm\n16、刀辊设计转速：173r/min\n17、总安装刀数：24把\n18、主离合器型式：离心式\n19、状态：常开","渝2018025","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1174,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-66FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：1WG4.0-66FQ-ZCA型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.0KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：汽油\n7、外形尺寸：1490mm*680mm*890mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：35kg/h㎡\n11、工作幅宽：660mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：42°\n15、扶把调整幅度垂直方向：28°\n16、刀辊设计转速：173r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：24\n19、旋耕刀型式：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开\n22、扶把振动：≤50m/s²","渝2019133","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1175,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCA","配套发动机功率:6.3kW","1、型号名称：1WG6.3-135FC-ZCA型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：6.3KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1700mm×1350mm×1040mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：30kg/h㎡\n11、工作幅宽：1350mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：0°\n15、扶把调整幅度垂直方向：30°\n16、刀辊设计转速：快档134r/min，慢档78r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：38\n19、旋耕刀型号：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开\n22、扶把振动：≤50m/s²","渝2019134","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1176,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x700x810(mm)，作业速度：0.05~0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊)：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速：238r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","渝2018027","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1177,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC1","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，配套发动机标定功率：4.0（KW），配套发动机标定转数：3600（r/min），配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油 ，整机外形尺寸（长x宽x高）：1390x960x970(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）；扶把震动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）； 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）；工作幅宽：950（mm）；发动机输出传动方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动； 刀辊设计转速：120 （r/min）； 刀辊最大回转半径：180（mm）；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型式:旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500093","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1178,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","发动机标定功率：5.3（KW），发动机标定定转速：3000（r/min）；发动机起动方式：手拉起动；发动机燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1820x1360x1110(mm)，作业速度：0.1~0.3m/s；工作幅宽：1350mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90，扶把调整幅度（垂直方向）：170；刀辊设计转速：快档：121r/min，慢档：69r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","渝2019016","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1179,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","结构形式：手持式，发动机型号名称：177F/P汽油机 ，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25°，发动机额定功率：5.5（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：回复式手拉起动，外形尺寸（长x宽x高）：1630x1100x1050(mm)，结构质量：75（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:140（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32， 旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式（常开），耕宽：1100（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）","部20170469","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1180,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95B","配套发动机功率:4.05kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.05（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：柴油，外形尺寸（长x宽x高）：1600x960x1050(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：105（°），刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500080","2025-05-20","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1181,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1280x610x960(mm)，作业速度：0.05~0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：皮带传动，传动方式(刀辊)：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：45；刀辊设计转速：190r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式，主离合器状态：常开式。","T202050500312","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1182,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-40","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1290x500x970(mm)，作业速度：0.05~0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：52；刀辊设计转速：238r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：12把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","T202150500161","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1183,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1600x960x950(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：30（°），扶把调整幅度（垂直方向）：26（°），刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500079","2025-05-20","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1184,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B-1","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1600x960x1050(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：105（°），刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500081","2025-05-20","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1185,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B-2","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1550x960x990(mm)，作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：直联式，刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：194；刀辊设计转速：105r/min，刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","T202150500161","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1186,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B-3","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1470x960x970(mm)，作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：直联式，刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：59；刀辊设计转速：146r/min，刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","T202150500161","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1187,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：360r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T201950500249","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1188,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1570*700*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：650mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2019014","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1189,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1460*910*980mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：900mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2019004","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1190,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕机型号：旱地刀","T201950500248","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1191,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称：JM170F/P汽油机；配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1630*970*960mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：960mm；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态;常开。","渝2019006","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1192,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:5.3KW,标定转速：3000r/min；外形尺寸：1640*1360*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2019015","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1193,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套动力标定功率:6.3KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1640*1360*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2019025","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1194,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手扶式； 配套发动机汽油机标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；类型：单缸、四冲程、强制冷风、顶置气门汽油机；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1515×1000×930；工作幅宽：990mm；传动方式：直联；刀棍：锥齿传动；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式（常开）","渝2017063","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1195,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构型式:手持式 配套发动机标定功率:4.05kW 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 配套发动机燃油种类:柴油 整机外形尺寸（长×宽×高） 1570×1020×950(mm) 作业速度:0.1-0.3m/s 扶把振动:≤50m/s2 作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm2 工作幅宽:1000mm 发动机输出传动方式:直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（水平方向）:0（º） 扶把调整幅度（垂直方向）:205（º） 刀辊设计转速:快档：130；慢档：95r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T201950500071","2024-08-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1196,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式 配套发动机标定功率：4.0kW 配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类：汽油 整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×660×850mm 作业速度:0.05～0.2m/s 扶把振动；≤50m/s2 作业小时生产率:≥0.02hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm2 工作幅宽:650mm 发动机输出传动方式:直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（水平方向）:0（º） 扶把调整幅度（垂直方向）:30（º） 刀辊设计转速:300r/min 刀辊最大回转半径:160mm 刀辊总安装刀数:18 旋耕刀型式:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 主离合器状态:常开","T201950500074","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1197,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:手持式 配套发动机标定功率:4.0kW 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 配套发动机燃油种类:汽油 整机外形尺寸（长×宽×高）:1500×810×870mm 作业速度:0.1～0.3m/s 扶把振动:≤50m/s2 作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm2 工作幅宽:800mm 发动机输出传动方式:皮带传动 刀辊传动方式:链条传动 扶把调整幅度（水平方向）:0（º） 扶把调整幅度（垂直方向）:195（º） 刀辊设计转速:快档：145；慢档：105r/min 刀辊最大回转半径;180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：张紧轮式 主离合器状态：常开","T201950500075","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1198,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式 配套发动机标定功率:4.1kW 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 配套发动机燃油种类:柴油 整机外形尺寸（长×宽×高）:1750×1060×1000mm 作业速度:0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽;1050mm 发动机输出传动方式:直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（水平方向）:0（º） 扶把调整幅度（垂直方向）:100（º） 刀辊设计转速快档：127；慢档：75:r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T201950500073","2024-08-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1199,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式:手持式 配套发动机标定功率:6.3kW 配套发动机标定转速:3600r/min 配套发动机起动方式:手拉起动 配套发动机燃油种类:柴油 整机外形尺寸（长×宽×高）:1750×1360×1000mm 作业速度:0.1～0.3m/s 扶把振动:≤50m/s2 作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm2 工作幅宽:1350mm 发动机输出传动方式:直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（水平方向）:0（º） 扶把调整幅度（垂直方向）:100（º） 刀辊设计转速:快档：127；慢档：75r/min 刀辊最大回转半径:180mm 刀辊总安装刀数:38 旋耕刀型式:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 主离合器状态:常开","T201950500072","2024-08-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1200,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称 ：1WGCZ4.1-105 型微耕机 \n结构型式 ：手持式 \n配套发动机标定功率 ：kW 4.1 \n配套发动机标定转速 ：r/min 3600 \n配套发动机起动方式 ：手拉起动 \n配套发动机燃油种类 ：柴油 \n整机外形尺寸（长×宽×高） ：mm 1700×1060×1010 \n作业速度 ：m/s 0.1～0.3 \n扶把振动 ：m/s2 ≤50 \n作业小时生产率 ：hm2 /(h·m) ≥0.04 \n单位作业面积燃油消耗量 ：kg/hm2 ≤30 \n工作幅宽 ：mm 1050 \n发动机输出传动方式 ：直联 \n刀辊传动方式 ：齿轮传动 \n扶把调整幅度（水平方向）： （º） 0 \n扶把调整幅度（垂直方向） ：100 \n刀辊设计最高转速 ：r/min 快档：130；慢档：90 \n刀辊最大回转半径 ：mm 170 \n刀辊总安装刀数 ：32 把 \n旋耕刀型式 ：旱地刀 \n主离合器型式 ：摩擦片式 \n主离合器状态 ：常开","T202050500153","2025-07-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1201,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","型号名称 ：1WGCZ5.3-135 型微耕机 \n结构型式 ：手持式 \n配套发动机标定功率： kW 5.3 \n配套发动机标定转速： r/min 3000 \n配套发动机起动方式 ：手拉起动 \n配套发动机燃油种类： 柴油 \n整机外形尺寸（长×宽×高） ：mm 1750×1360×1000 \n作业速度 ：m/s 0.1～0.3 \n扶把振动 ：m/s2 ≤50 \n作业小时生产率 ：hm2 /(h·m) ≥0.04 \n单位作业面积燃油消耗量 ：kg/hm2 ≤30 \n工作幅宽 ：mm 1350 \n发动机输出传动方式 ：直联 \n刀辊传动方式 ：齿轮传动 \n扶把调整幅度（水平方向） ：（º） 0 \n扶把调整幅度（垂直方向） ：120 \n刀辊设计转速 ：r/min 慢档：90；快档：135 \n刀辊最大回转半径 ：mm 170 \n刀辊总安装刀数 ：38 把 \n旋耕刀型式 ：旱地刀 \n主离合器型式 ：摩擦片式 \n主离合器状态 ：常开","T202050500151","2025-07-13","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1202,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称 ：1WGCZ6.3-135 型微耕机 \n结构型式： 手持式 \n配套发动机标定功率： kW 6.3 \n配套发动机标定转速 ：r/min 3600 \n配套发动机起动方式 ：手拉起动 \n配套发动机燃油种类 ：柴油 \n整机外形尺寸（长×宽×高） ：mm 1730×1360×1030 \n作业速度 ：m/s 0.1～0.3 \n扶把振动 ：m/s2 ≤50 \n作业小时生产率 ：hm2 /(h·m) ≥0.04 \n单位作业面积燃油消耗量 ：kg/hm2 ≤30 \n工作幅宽： mm 1350 \n发动机输出传动方式 ：直联 \n刀辊传动方式 ：齿轮传动 \n扶把调整幅度（水平方向）： （º） 0 \n扶把调整幅度（垂直方向） ：100 \n刀辊设计转速 ：r/min 慢挡：90；快挡：130 \n刀辊最大回转半径 ：mm 170 \n刀辊总安装刀数 ：38 \n旋耕刀型式 ：旱地刀 \n主离合器型式 ：摩擦片式 \n主离合器状态： 常开","T202050500154","2025-07-13","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1203,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 ：1WGQD4.0-80 型微耕机 \n结构型式 ：手持式 \n配套发动机标定功率 ：kW 4.0 \n配套发动机标定转速： r/min 3600 \n配套发动机起动方式 ：手拉起动 \n配套发动机燃油种类 ： 汽油 \n整机外形尺寸（长×宽×高）： mm 1550×810×1000 \n作业速度 ：m/s 0.1～0.3 \n扶把振动 ：m/s2 ≤50 \n作业小时生产率 ：hm2 /(h·m) ≥0.04 \n单位作业面积燃油消耗量 ：kg/hm2 ≤35 \n工作幅宽 ：mm 800 \n发动机输出传动方式 ：皮带传动 \n刀辊传动方式 ：链条传动 \n扶把调整幅度（水平方向） （º） 0 \n扶把调整幅度（垂直方向） ：65 \n刀辊设计转速 ：r/min 慢档：92；快档：126 \n刀辊最大回转半径 ：mm 170 \n刀辊总安装刀数 ：18 \n旋耕刀型式： 旱地刀 \n主离合器型式 ：张紧轮式 \n主离合器状态： 常开","T202050500156","2025-07-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1204,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 ：1WGQZ4.0-100 型微耕机 \n结构型式 ：手持式 \n配套发动机标定功率 ：kW 4.0 \n配套发动机标定转速 ：r/min 3600 \n配套发动机起动方式 ：手拉起动 \n配套发动机燃油种类 ：汽油 \n整机外形尺寸（长×宽×高） ：mm 1600×1000×1000 \n作业速度 ：m/s 0.1～0.3 \n扶把振动 ：m/s2 ≤50 \n作业小时生产率 ：hm2 /(h·m) ≥0.04 \n单位作业面积燃油消耗量 ：kg/hm2 ≤35 \n工作幅宽 ：mm 1000 \n发动机输出传动方式 ：直联 \n刀辊传动方式 ：齿轮传动 \n扶把调整幅度（水平方向） ：（º） 0 \n扶把调整幅度（垂直方向） ：125 \n刀辊设计转速 ：r/min 快挡：130 慢挡：100 \n刀辊最大回转半径 ：mm 170 \n刀辊总安装刀数 ：24 把 \n旋耕刀型式 ：旱地刀 \n主离合器型式 ：摩擦片式 \n主离合器状态 ：常开","T202050500152","2025-07-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1205,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏源机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1360×1050；工作幅宽(cm)135；结构质量（kg）：120；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500300","2026-10-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1206,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏源机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×910×900；工作幅宽(cm)90；结构质量（kg）：70；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：II型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","T202150500301","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1207,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏源机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×960×990；工作幅宽(cm)95；结构质量（kg）：75；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：II型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500302","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1208,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-105","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW ； 配套发动机标定转速:3600r/min；作业速度:0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2：工作幅宽：1050mm；刀辊设计转速：快档-135r/min、慢档-80r/min；刀辊总安装刀数：32片；摩擦片式：常开\n\n标定功率：4.0KW；制造商：无锡华源凯马发动机有限司；排放阶段：国三","T202150500113","2026-02-01","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1209,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率：4.05KW ； 配套发动机标定转速:3600r/min；作业速度:0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2    ；工作幅宽：950mm；刀辊设计转速：快档-130r/min、慢档-93r/min；刀辊总安装刀数：32片；摩擦片式：常开\n\n标定功率：4.05KW；制造商：无锡华源凯马发动机有限司；排放阶段：国三","T202150500116","2026-02-01","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1210,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机标定功率：5.3KW ； 配套发动机标定转速:3000r/min；作业速度:0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2：；工作幅宽：1300mm; 刀辊设计转速：快档-121r/min、慢档-70r/min；刀辊总安装刀数：38片；摩擦片式：常开\n\n标定功率：5.3KW；制造商：无锡华源凯马发动机有限司；排放阶段：国三","T202150500114","2026-02-01","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1211,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.02-95","配套发动机功率:4.02kW","配套发动机标定功率：4.02KW ； 配套发动机标定转速:3600r/min；作业速度:0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2    ；工作幅宽：950mm；刀辊设计转速：快档-130r/min、慢档-93r/min；刀辊总安装刀数：32片；摩擦片式：常开","T202150500115","2026-02-01","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1212,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WG4.05-61FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：4.05kW；3、配套发动机标定转速： 3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：柴油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1360x620x960 mm；7、作业速度： 0.05-0.2 m/s；8、扶把振动：小于等于50 m/s2；9、作业小时生产率：大于等于0.02 hm2/（h.m）；10、单位作业面积燃油消耗量：小于等于40 kg/hm2；11、作业幅宽： 610 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0 (度)；15、扶把调整幅度（垂直方向）：   200（度）；16、导辊设计转速：240 r/min；17、导辊最大回转半径：170 mm；18、导辊总安装刀数：18把；19、旋耕刀型号：旱地刀；20、主离合器型号：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T201950500104","2024-08-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1213,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-61FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：手持式；2、配套发动机标定功率： 4.0kW；3、配套发动机标定转速： 3600 r/min；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：汽油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1360x620x960 mm；7、作业速度： 0.05-0.2 m/s；8、扶把振动：小于等于50 m/s2；9、作业小时生产率：大于等于0.02 hm2/（h.m）；10、单位作业面积燃油消耗量：小于等于50 kg/hm2;11、作业幅宽： 610 mm;12、发动机输出传动方式：直联;13、刀辊传动方式：齿轮传动;14、扶把调整幅度（水平方向）：0 (度);15、扶把调整幅度（垂直方向）： 170（度）;16、导辊设计转速： 240 r/min;17、导辊最大回转半径： 170 mm;18、导辊总安装刀数：18把;19、旋耕刀型号：旱地刀;20、主离合器型号：摩擦片式;21、主离合器状态：常开","T201950500106","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1214,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-61","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：4.05kW；3、配套发动机标定转速：3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：柴油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1500x790x990 mm；7、作业速度： 0.05-0.2 m/s；8、扶把振动：小于等于50 m/s²；9、作业小时生产率：大于等于0.02hm²/（h·m）；10、单位作业面积燃油消耗量：小于等于30 kg/hm²；11、工作幅宽：610 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0 °；15、扶把调整幅度（垂直方向）：21°；16、导辊设计转速：快档140 r/min，慢档120r/min；17、导辊最大回转半径：140 mm；18、导辊总安装刀数：18；19、旋耕刀型式：旱地刀；20、主离合器型式：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T202150500325","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1215,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-85","配套发动机功率:4.1kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：4.1kW；3、配套发动机标定转速：3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：柴油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1680x860x1010 mm；7、作业速度： 0.1-0.3 m/s；8、扶把振动：小于等于50 m/s²；9、作业小时生产率：大于等于0.04hm²/（h·m）；10、单位作业面积燃油消耗量：小于等于30 kg/h㎡；11、工作幅宽：850 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0 °；15、扶把调整幅度（垂直方向）：110°；16、导辊设计转速：快档140 r/min，慢档120r/min；17、导辊最大回转半径：180 mm；18、导辊总安装刀数：24；19、旋耕刀型式：旱地刀；20、主离合器型式：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T202150500325","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1216,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：6.3kW；3、配套发动机标定转速：3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：柴油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1650x1350x1020 mm；7、作业速度： 0.1~0.3 m/s；8、扶把振动：≤50 m/s²；9、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h·m）；10、单位作业面积燃油消耗量：≤30 kg/hm²；11、工作幅宽：1350 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0 °；15、扶把调整幅度（垂直方向）：115°；16、导辊设计转速：快档130 r/min，慢档90r/min；17、导辊最大回转半径：180 mm；18、导辊总安装刀数：38；19、旋耕刀型式：旱地刀；20、主离合器型式：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T202150500325","2026-11-18","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1217,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率: 4.0KW  配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 汽油 作业速度： 0.1～0.3m/s 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 工作幅宽： 1000mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式： 齿轮传动 刀辊最大回转半径： 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T201950500197","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1218,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3KW 配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 工作幅宽: 1350mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 180mm 刀辊总安装刀数：40 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T201950500196","2024-10-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1219,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-110","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1KW  配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 工作幅宽: 1100mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T202050500224","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1220,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-110-1","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1KW  配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 工作幅宽: 1100mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T202050500225","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1221,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQD4.0-100B-1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW  配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 汽油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2 工作幅宽: 1000mm 发动机输出传动方式: 皮带传动 刀辊传动方式: 链条传动 刀辊最大回转半径: 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：张紧轮式","T202050500227","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1222,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100-1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW  配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 汽油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2 工作幅宽: 1000mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T202050500226","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1223,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-64FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×700×820；工作幅宽（mm）：640；作业速度（m/s）：0.1-0.3；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向30；旋耕刀型号：旱地刀；刀棍最大回旋半径（mm）：150、总安装刀数（把）：18；主离合器（形式）：摩擦片式，主离合器（状态）：常开。","渝2018113","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1224,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×960×970；作业速度（m/s）：0.1-0.3；工作幅宽（mm）：950；传动方式（发动机输出）：皮带；传动方式（刀辊）：链条；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向195；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器（形式）：张紧轮式，主离合器（状态）：常开。","渝2018204","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1225,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×960×970；作业速度（m/s）：0.1-0.3；工作幅宽（mm）：950；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶手把调整幅度（°）：水平方向0，垂直方向85；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器（形式）：摩擦片式，主离合器（状态）：常开。","渝2018203","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1226,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×1100×950；结构质量（kg）：80；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；作业速度（m/s）：0.1-0.3；耕宽（mm）：1100；耕深（mm）：≥100；总安装刀数（把）：24；旋耕刀型号：防缠草刀；主离合器形式：摩擦片式。","部20170475","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1227,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1470×1010×1000；工作幅宽（cm）100；结构质量（kg)：75；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式","T202050500100","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1228,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×1010×1000；工作幅宽（cm）100；结构质量（kg)：85；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式","T202050500102","2025-06-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1229,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1470×710×950；工作幅宽（cm）70；结构质量（kg)：50；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式","T202050500065","2025-05-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1230,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1350×1040；工作幅宽（cm）135；结构质量（kg)：115；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式","T202050500064","2025-05-10","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1231,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套发动机功率:5.7kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1350×1050；工作幅宽（cm）135；结构质量（kg)：120；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式","T202050500101","2025-06-21","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1232,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1060×1050；工作幅宽（cm）：105；结构质量（kg)：110；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：32；主离合器型式：摩擦片式","T202150500060","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1233,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1360×1050；工作幅宽（cm）135；结构质量（kg)：120；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式","T202150500061","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1234,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×960×980；工作幅宽（cm）：95；结构质量（kg)：70；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：张紧轮式","T202150500059","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1235,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：标定功率（KW）：4.0；标定转速（r/min）:3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油。制造商：重庆科业动力机械制造有限公司工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1480*890*820；作业速度（m/s）：0.05-0.2；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.02；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；工作幅宽（mm）：700；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：33°；刀辊（设计转速r/min）：190；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器（型式）：摩擦片式；主离合器（状态）：常开","渝2018128","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1236,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：手持式；配套发动机：标定功率（KW）：6.3；标定转速（r/min）:3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：柴油。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1780*1350*950；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤30；工作幅宽（mm）：1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：180°；刀辊（设计转速r/min）：快档130，慢档75；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器（型式）：摩擦片式；主离合器（状态）：常开","T201950500077","2024-08-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1237,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率（kw）:4.05；配套发动机标定转速（r/min）:3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国三；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：1595*1010*970；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤30；工作幅宽（mm）：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：202°；刀辊（设计转速r/min）：快档130，慢档93；刀辊（最大回转半径mm）：175；刀辊（总安装刀数）：32；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500286","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1238,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率（kw）:4.1；配套发动机标定转速（r/min）:3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；排放阶段：国三；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：1675*1060*960；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤30；工作幅宽（mm）：1050；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：200°；刀辊（设计转速r/min）：快档144，慢档83；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：32；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500286","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1239,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100","配套发动机功率:4.2kW","结构型式：手持式；配套发动机：标定功率（KW）：4.2；标定转速（r/min）:3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油。制造商：重庆科业动力机械制造有限公司；排放阶段：国Ⅱ；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1550*1010*970；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；工作幅宽（mm）：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：210°；刀辊（设计转速r/min）：快档130，慢档70；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500359","2025-12-07","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1240,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-Z","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；整机外形尺寸：1550x1010x950mm；配套发动机启动方式：反冲式手拉起动；配套发动机燃油类型：汽油；工作幅宽:1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:32把。","渝2019101","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1241,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-Z","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；整机外形尺寸：1580x1010x970mm；配套发动机启动方式：反冲式手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:32把。","渝2019102","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1242,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-Z","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1450x650x960mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：汽油；工作幅宽:600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:18把。","T201950500275","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1243,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-Z","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1700x1060x1030mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:32把。","T201950500282","2024-12-25","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1244,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-120FC-Z","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3000r/min；整机外形尺寸：1690x1200x930mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1200mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:32把。","渝2019103","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1245,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG5.7-120FC-Z","配套发动机功率:5.7kW","配套发动机标定功率：5.7kW；配套发动机标定转速：3000r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1750x1220x1000mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1200mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:40把。","T201950500276","2024-12-25","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1246,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG6.2-120FC-Z","配套发动机功率:6.2kW","配套发动机标定功率：6.2kW；配套发动机标定转速：3000r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1750x1220x1000mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1200mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:40把。","T201950500283","2024-12-25","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1247,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆揽胜机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-120FC-Z","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1760x1210x1040mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1200mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:38把。","T202050500015","2025-03-11","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1248,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","标定功率4.1kW，标定转速3600r/min，燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1060×1000，工作幅宽1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。排放阶段：国三阶段。","T202050500220","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1249,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","标定功率6.3kW，标定转速3600r/min，燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1360×1000，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。排放阶段：国三阶段。","T202050500219","2025-09-13","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1250,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1010×1000，工作幅宽1000mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动。刀辊总安装刀数：32，主离合器型式：张紧轮式。","T202050500221","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1251,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-105","配套发动机功率:4.0kW","标定功率4.0kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1060×1000，工作幅宽1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500222","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1252,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1720×1050×960、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1050、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（º）：210、刀辊设计转速r/min：快档：130；慢档：90、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：32把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500171","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1253,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1000×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动n/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1000、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速r/min：慢档：95 快档：135、刀辊最大回转半径mm：190、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","渝2019117","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1254,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×800×850、作业速度m/s：0.05～0.2、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.02、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：800、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式、齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（º）：23、刀辊设计转速r/min：300、刀辊总安装刀数：24.","渝2018030","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1255,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×960×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（º）：130、刀辊设计转速r/min：慢档：105；快档：135、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","渝2018189","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1256,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1630×1360×970、作业速度m/s：0.1～0.3、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速r/min：快档：125；慢档：70、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","渝2018169","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1257,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式:手持式、工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1770×1350×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（º）：120、刀辊设计转速r/min：慢档：90 快档：130、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38把、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","渝2019118","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1258,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","结构型式：手持式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1680×1380×980、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽mm：1350、","部20170740","2021-12-31","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1259,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×960×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、扶把振动m/s²：≤50、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（º）：130、刀辊设计转速r/min：快档：130；慢档：90、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500155","2025-07-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1260,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135F","配套发动机功率:5.7kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1720×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（°）：200、刀辊设计转速r/min：1挡：17；2挡：32； 3挡：79；4挡：152、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：38、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500155","2026-06-10","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1261,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×770×980、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联、扶把垂直方向调整幅度（°）：180、刀辊转速：150、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀、耕宽mm：750、耕深mm：≥100、作业速度m/s：0.1～0.3、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、","部20170741","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1262,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1505×960×1005、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30、刀辊设计转速r/min：慢挡：99；快挡：142、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500163","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1263,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95W","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×960×960、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：160、刀辊设计转速r/min：慢档：69；中档：122；快档：165、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500163","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1264,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺机电有限责任公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套柴油发动机（标定功率：4.05kW、标定转速：3600r/min、排放阶段：国三）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×950；作业速度（m/s）：0.1~0.3；扶把振动（m/s2）：≤50；作业小时生产率h㎡/（h.m）：≥0.04；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向180°）；刀辊设计转速（r/min）：1档：95；2档：130；3档：170；刀辊最大回旋半径（mm）：175；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：磨镲片式；主离合器状态：常开","T202150500299","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1265,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺机电有限责任公司","微耕机","1WGCZ4.05-100D","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套柴油发动机（标定功率：4.05kW、标定转速：3600r/min、排放阶段：国三；）整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×950；作业速度（m/s）：0.1~0.3；扶把振动（m/s2）：≤50；作业小时生产率h㎡/（h.m）：≥0.04；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向215°）；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：1档：68；2档：108；3档：158；刀辊最大回旋半径（mm）：175；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：磨镲片式；主离合器状态：常开","T202150500299","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1266,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺机电有限责任公司","微耕机","1WGQZ4.0-100C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套汽油发动机（标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、启动方式：手拉启动；整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×950；作业速度（m/s）：0.1~0.3；扶把振动：≤50（m/s²）；作业小时生产率hm²/（h.m）：≥0.04；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向180°）；刀辊设计转速（r/min）：1档：95；2档：130；3档：170；刀辊最大回旋半径（mm）：175；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：磨镲片式；主离合器状态：常开","T202150500298","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1267,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺机电有限责任公司","微耕机","1WGQZ4.0-100D","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套汽油发动机（标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、启动方式：手拉启动；整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×950；作业速度（m/s）：0.1~0.3；扶把振动（m/s2）：≤50；作业小时生产率h㎡/（h.m）：≥0.04；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊设计转速（r/min）：1档：68；2档：108；3档：158；刀辊最大回旋半径（mm）：175；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：磨镲片式；主离合器状态：常开","T202150500298","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1268,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺农业装备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","结构形式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×1010×980；配套国三柴油发动机（标定功率4.05kW、标定转速3600r/min）；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向175°）；刀辊设计转速r/min：1挡：95、2挡：130、3挡：170；离合器为磨镲片式常开离合；配套行走轮直径300mm。","T202150500384","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1269,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺农业装备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100D","配套发动机功率:4.05kW","结构形式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×1010×980；配套国三柴油发动机（标定功率4.05kW、标定转速3600r/min）；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向210°）；刀辊设计转速r/min：1挡：70、2挡：108、3挡：158；离合器为磨镲片式常开离合；配套行走轮直径300mm。","T202150500384","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1270,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺农业装备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100C","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×950；配套汽油发动机（标定功率4.0kW、标定转速3600r/min）；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向180°）；刀辊设计转速r/min：1挡：95、2挡：130、3挡：170；离合器为磨镲片式常开离合；配套行走轮直径300mm。","T202150500387","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1271,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆隆旺农业装备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100D","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×950；配套汽油发动机（标定功率4.0kW、标定转速3600r/min）；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向235°）；刀辊设计转速r/min：1挡：70、2挡：108、3挡：158；离合器为磨镲片式常开离合；配套行走轮直径300mm。","T202150500387","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1272,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套标定功率4.0kW,标定转速3800r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1480*1010*1015，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为磨镲片式常开离合。","T202050500105","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1273,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC-B","配套发动机功率:4.0kW","配套标定功率4.0kW,标定转速3600r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1475*1010*990，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为磨镲片式常开离合。","T202050500104","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1274,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","配套标定功率4.05kW，标定转速3600r/min的国三柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1550*1000*1000，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。","T202050500084","2025-06-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1275,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套标定功率4.0kW,标定转速3600r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1700*900*900，发动机到变速箱连接方式为皮带，变速箱内为链条传动，离合器为张紧轮式常开离合。","T202050500083","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1276,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套标定功率4.1kW，标定转速3600r/min的国三柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1710*1060*1010，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。","T202050500103","2025-06-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1277,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC-B","配套发动机功率:4.1kW","配套标定功率4.1kW，标定转速3600r/min的国三柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1600*1050*950，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。","T202050500085","2025-06-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1278,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套标定功率6.3kW，标定转速3600r/min的国三柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1800*1360*1000，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。","T202050500106","2025-06-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1279,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","配套标定功率4.05kW,标定转速3600r/min的国三柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1475*1010*950，作业速度（m/s）：0.1~0.3；作业小时生产率（h㎡/（h.m）：≥0.04；工作幅宽：1000mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。","T202150500141","2026-05-16","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1280,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美澳机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100C","配套发动机功率:4.0kW","配套标定功率4.0kW,标定转速3600r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1475*1010*950，作业速度（m/s）：0.1~0.3；作业小时生产率（h㎡/（h.m）：≥0.04；工作幅宽：1000mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为磨镲片式常开离合,配套行走胶轮直径为300mm。","T202150500140","2026-05-16","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1281,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1010×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1000、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）:120、刀辊设计转速r/min：慢档：95 快档：135、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500090","2024-08-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1282,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×760×850、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.03、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：750、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：160、刀辊设计转速r/min：150、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：18把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、","T201950500128","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1283,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×800×700、作业速度m/s：0.05～0.2、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.02、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：800、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：32、刀辊设计转速r/min：300、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：18把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500088","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1284,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×910×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：900、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：200、刀辊设计转速r/min：135、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500089","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1285,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×960×1000、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：130、刀辊设计转速r/min：慢档：105 快档：135、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500124","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1286,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×1060×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1050、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：125、刀辊设计转速r/min：快档：130 慢档：90、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：32把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500126","2024-09-09","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1287,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：145、刀辊设计转速r/min：快档：125 慢档：70、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500127","2024-09-09","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1288,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（°）：140、刀辊设计转速r/min：快档：130 慢档：90、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500125","2024-09-09","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1289,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135F","配套发动机功率:5.7kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（°）：200、刀辊设计转速r/min：1挡：17；2挡：32； 3挡：79；4挡：152、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500156","2026-06-10","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1290,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×800×950、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：750、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：180、刀辊设计转速r/min：150、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：18把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500091","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1291,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1575×960×940、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30、刀辊设计转速r/min：慢挡：99；快挡：142、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500164","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1292,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95W","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1540×960×995、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：160、刀辊设计转速r/min：慢档：69；中档：122；快档：165、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500164","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1293,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-100FQ-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1500mmX1000mmX1000mm、工作幅宽：1000mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:120 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500059","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1294,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-105FC-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1700mmX1060mmX1050mm、工作幅宽：1050mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500056","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1295,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-100FC-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.05kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1530mmX1000mmX1020mm、工作幅宽：1000mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:120 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500062","2024-07-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1296,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-60FQ-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1500mmX750mmX900mm、工作幅宽：600mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：220r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500061","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1297,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-75FQ-DL型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1550mmX790mmX880mm、工作幅宽：750mm、传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、刀辊设计转速：快档:115 慢档85r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：18把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开。","T201950500058","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1298,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-95FQ-ZCA型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）1450mmX960mmX950mm、工作幅宽：950mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：160r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：离心离合式、主离合器状态：常开。","T201950500057","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1299,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WG6.3-135FC-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：6.3kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1650mmX1360mmX1050mm、工作幅宽：1350mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：38把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T201950500060","2024-07-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1300,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95C","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-95C型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.05kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸(长X宽X高)：1500mmX960mmX950mm、作业速度：0.1m/s~0.3m/s、把手振动：≤50m/s²、作业小时生产率：≥0.04hm²(h●m)、燃油消耗量：≤30kg/hm²、工作幅宽：950mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度(水平方向)：0(°)、垂直方向：210(°)、刀辊设计转速：131r/min、刀辊最大回转半径：190mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开.","T202050500202","2025-08-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1301,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100B","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-100B型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.1kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1600mmX1010mmX1000mm、工作幅宽：1000mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500126","2025-06-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1302,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-105A型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.1kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1730mmX1060mmX1020mm、工作幅宽：1050mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500124","2025-06-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1303,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130A","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WGCZ5.3 -130A型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：5.3kW、标定转速：3000r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸(长X宽X高)：1750mmX1310mmX1050mm、作业速度：0.1m/s~0.3m/s、把手振动：≤50m/s²、作业小时生产率：≥0.04hm²(h●m)、燃油消耗量：≤30kg/hm²、工作幅宽：1300mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度(水平方向)：0(°)、垂直方向：115(°)、刀辊设计转速：快档:130慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：38把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开.","T202050500201","2025-08-27","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1304,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGQD4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQD4.0-60型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸(长X宽X高)：1350mmX610mmX860mm、作业速度：0.05m/s~0.2m/s、把手振动≤50m/s²、作业小时生产率：≥0.02hm²(h●m)、燃油消耗量：≤35kg/hm²、工作幅宽：600mm、传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、扶把调整幅度(水平方向)0(°)、垂直方向30(°)刀辊设计转速:300r/min、刀辊最大回转半径：130mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开","T202050500203","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1305,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-95B型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1480mmX960mmX950mm、工作幅宽：950mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：130r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500125","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1306,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WG4.0-95FQ-D微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×960×850\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n刀辊传动方式\t/\t链条传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t200\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：140；慢挡：100\n刀辊最大回转半径\tmm\t180\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500022","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1307,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WG4.0-95FQ-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×960×1000\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度\t（º）\t0\n扶把垂直方向调整幅度\t（º）\t130\n刀辊设计转速\tr/min\t快档：130；慢档：92\n刀辊最大回转半径\tmm\t180\n刀辊总安装刀数\t/\t24把\n旋耕刀型号\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开\n水田轮结构型式\t/\t刀片式\n水田轮直径\tmm\t370","渝2019137","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1308,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WG4.0-95FQ-ZCA微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1560×960×950\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t210\n刀辊设计转速\tr/min\t140\n刀辊最大回转半径\tmm\t180\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500021","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1309,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-95","配套发动机功率:4.05kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ4.0-95 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.05\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×960×930\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t125\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：146；慢挡：90\n刀辊最大回转半径\tmm\t160\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500121","2025-06-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1310,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-106","配套发动机功率:4.1kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ4.1-106 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.1\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1660×1070×1000\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t1060\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t85\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：145；慢挡：90\n刀辊最大回转半径\tmm\t190\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500123","2025-06-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1311,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-106","配套发动机功率:5.3kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ5.3-106 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t5.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3000\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1730×1070×1030\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t1060\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t120\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：134；慢挡：76\n刀辊最大回转半径\tmm\t190\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500120","2025-06-21","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1312,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-106","配套发动机功率:6.3kW","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ6.3-106 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t6.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1730×1070×1015\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤30\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t1060\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t120\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：135；慢挡：78\n刀辊最大回转半径\tmm\t190\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500122","2025-06-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1313,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭城机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW、配套发动机标定转速：3600r/min；整机外形尺寸：1700x1060x1050mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数:24。","T202150500264","2026-09-17","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1314,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭城机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1650x960x950mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:950mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数:24把。","T202150500264","2026-09-17","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1315,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭城机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.4-105","配套发动机功率:4.4kW","配套发动机标定功率：4.4W；结构型式：手持式；配套发动机标定转速：3600r/min；整机外形尺寸：1650x1060x950mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数:24。","T202150500264","2026-09-17","4.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1316,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭城机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1700x1360x1050mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：柴油；工作幅宽:1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数:38把。","T202150500264","2026-09-17","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1317,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭城机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；结构型式：手持式；整机外形尺寸：1550x960x1000mm；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油类型：汽油；工作幅宽:950mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数:24把。","T202150500196","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1318,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","1WGCZ6.3-135型微耕机主要配置：135F直联传动箱体一套.：400-8轮胎一对：186国3排放柴油动力6.3KW一台：刀具一套/水田轮一套.","T202150500271","2026-09-17","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1319,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","1WGQD4.0-95型微耕机；95型铸铁箱体一套：350-6轮胎一对：170F汽油动力一功率4.0千瓦：旱地刀具一套：水田轮一套","T202150500269","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1320,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","1WGQZ4.0-100型微耕机；直联箱体一套：170F汽油动力一台配套功率4.0千瓦：350-6轮胎一套；旱地刀一套：水田轮一套.","T202150500272","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1321,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆农通机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-105型微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.1kW\n配套发动机标定转速：r/min 3600\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1060mm×1050mm\n作业速度：0.1m/s～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s²\n作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2\n工作幅宽：1050mm\n发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度：0º\n扶把垂直方向调整幅度：120º\n刀辊设计转速：慢档：90r/min；快档：130r/min\n刀辊最大回转半径：180mm\n刀辊总安装刀数：32\n旋耕刀型号：旱地刀\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开","T202150500073","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1322,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆农通机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","型号名称：1WGCZ6.2-135型微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：6.2kW\n配套发动机标定转速：r/min 3000\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1360mm×1050mm\n作业速度：0.1m/s～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s²\n作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2\n工作幅宽：1350mm\n发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度：0º\n扶把垂直方向调整幅度：120º\n刀辊设计转速：慢档：90r/min；快档：130r/min\n刀辊最大回转半径：180mm\n刀辊总安装刀数：38\n旋耕刀型号：旱地刀\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开","T202150500070","2026-02-01","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1323,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆农通机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WGCZ6.3-135型微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：6.3kW\n配套发动机标定转速：r/min 3600\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1360mm×1050mm\n作业速度：0.1m/s～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s²\n作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2\n工作幅宽：1350mm\n发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度：0º\n扶把垂直方向调整幅度：120º\n刀辊设计转速：慢档：90r/min；快档：130r/min\n刀辊最大回转半径：180mm\n刀辊总安装刀数：38\n旋耕刀型号：旱地刀\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开","T202150500072","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1324,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆农通机械有限责任公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WGQZ4.0-100型微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.0kW\n配套发动机标定转速：r/min 3600\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1010mm×1000mm\n作业速度：0.1m/s～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s²\n作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)\n单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2\n工作幅宽：1000mm\n发动机输出传动方式：直联\n刀辊传动方式：齿轮传动\n扶把水平方向调整幅度：0º\n扶把垂直方向调整幅度：115º\n刀辊设计转速：慢档：85r/min；快档：145r/min\n刀辊最大回转半径：180mm\n刀辊总安装刀数：32\n旋耕刀型号：旱地刀\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开","T202150500071","2026-02-01","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1325,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆普罗旺斯机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm","T201950500263","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1326,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆普罗旺斯机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：皮带+链条；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：涨紧轮式；扶手是否可调：是；耕宽：600mm；耕深：≥100mm","T201950500262","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1327,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆普罗旺斯机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：离心离合式；扶手是否可调：是；耕宽：900mm；耕深：≥100mm","渝2017052","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1328,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-Z","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号：TL170F/P汽油机；制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；标定功率(kW)：4.0；标定转速（r/min）：3600；排放标准：第二阶段。外形尺寸（长×宽×高)mm：1560×1060×950；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：84；传动方式（发动机输出）：直联传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：三片四组旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T202050500038","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1329,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105","配套发动机功率:4.05kW","配套动力型号:KM173FA柴油机,标定功率:4.05kW,标定转速:3600r/min,制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国三。工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1580×1060×960; 工作幅宽(mm): 1050;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;主离合器型式: 摩擦片式;刀辊总安装刀数:24。","T202150500202","2026-07-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1330,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套动力类型：柴油机；标定功率：4.1kW；标定转速：3600 r/min；排放阶段：国三；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：1650×1050×960；工作幅宽：1050；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：32。","T202150500040","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1331,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套动力类型：柴油机；标定功率：6.3kW；标定转速：3600 r/min；排放阶段：国三；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1700×1360×1000；工作幅宽（mm）：1350；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：32。","T202150500041","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1332,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","动力型号:TL170F/P汽油机,标定功率:4.0KW,标定转速:3600R/MIN,外形尺寸（长×宽×高)mm：1610×960×900；工作幅宽(cm)95cm；传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","T202150500042","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1333,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号:TL170F/P汽油机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二。工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1530×960×960; 工作幅宽(mm):950;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;主离合器型式: 摩擦片式;刀辊总安装刀数:24。","T202150500190","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1334,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润通科技有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×760×970，工作幅宽：750mm，发动机输出传动方式：皮带，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式。","T202150500057","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1335,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润通科技有限公司","微耕机","1WGQD4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×930×940，工作幅宽：900mm，发动机输出传动方式：皮带，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式。","T202150500056","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1336,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润通科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1580×1010×1020mm，工作幅宽:1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式","T202150500054","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1337,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润通科技有限公司","微耕机","1WGQZ5.0-130","配套发动机功率:5.0kW","标定功率：5.0kW，标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1680×1310×1030，工作幅宽：1300mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：40，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202150500055","2026-02-01","5.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1338,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WG4.0-63FQ-ZW","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1350×710×860；配套动力:汽油机；标定功率:4.0kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：63；结构质量（kg）：30；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.02hm²/(h•m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：蜗轮蜗杆传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：离心式。","渝2018011","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1339,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-90","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1570×930×950；配套动力:柴油机；标定功率:4.05kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：90；结构质量（kg）：100；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.04hm²/(h•m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500201","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1340,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm： 1640×960×960；配套动力:柴油机；标定功率:4.05kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：95；结构质量（kg）：100；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.04hm²/(h•m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500202","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1341,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-40A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1280×510×830；配套动力:汽油机；标定功率:4.0kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：40；结构质量（kg）：30；作业速度:0.05-0.2m/s；作业小时生产率:≥0.02hm²/(h•m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：蜗轮蜗杆传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；主离合器型式：离心式。","T201950500199","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1342,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1640×960×960；配套动力:汽油机；标定功率:4.0kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：95；结构质量（kg）：90；作业速度:0.1-0.3m/s；作业小时生产率:≥0.04hm²/(h•m)；耕深:≥10cm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500200","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1343,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-65FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","国三柴油机，标定功率：4.05（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：65cm；耕深：≥10cm","T201950500191","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1344,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","国三柴油机，标定功率：4.05（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T201950500190","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1345,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：65cm；耕深：≥10cm","T201950500185","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1346,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：皮带+链条；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：涨紧轮式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T201950500186","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1347,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T201950500187","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1348,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","国三柴油机，标定功率：4.1（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥10cm","T201950500188","2024-10-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1349,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","国三柴油机，标定功率：6.3（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：38把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：135cm；耕深：≥10cm","T201950500189","2024-10-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1350,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","GB-1WG4.2Q","配套发动机功率:4.2kW","1、外形尺寸（长*宽*高）：1420*960*1100； 2、传动方式：齿轮传动； 3、连接方式：同轴直联式； 4、扶把水平调节幅度：300度； 5、扶把垂直调节幅度：180度； 6、刀辊转速：1档：90；2档:135； 7、刀辊最大回转半径：175mm； 8、刀辊总安装刀数：24把； 9、旋耕刀型号：旱地弯刀； 10、主离合器型式：单片摩擦离合器； 11、耕宽：950mm； 12、作业速度：0.2~0.4m/s； 13、作业小时生产率：0.04~0.07hm2/（h·m）； 14、单位作业面积燃油消耗量：≤25kg/（h.m）","T202134340285","2026-10-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1351,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1544mm×1000mm×925mm；工作幅度：990mm；结构质量：68kg；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","渝2018145","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1352,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1010mm×960mm；工作幅度：100cm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T201950500205","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1353,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1552mm×741mm×932mm；工作幅度：698mm；结构质量：60kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：18把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018146","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1354,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套动力标定功率：4.1kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1050mm×1000mm；工作幅度：1050mm；结构质量：105kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500203","2024-10-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1355,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套动力标定功率：5.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1708mm×1383mm×937mm；工作幅度：1360mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018171","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1356,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套发动机功率:5.7kW","配套动力标定功率：5.7kW,国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1785mm×1383mm×945mm；工作幅度：1349mm；结构质量：124kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019113","2023-12-31","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1357,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG6.2-135FC-ZC","配套发动机功率:6.2kW","配套动力标定功率：6.2kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1395mm×960mm；工作幅度：1358mm；结构质量：126kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019112","2023-12-31","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1358,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-105","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1590mm×1060mm×960mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500129","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1359,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率：4.05kW,国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500128","2025-06-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1360,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套动力标定功率：6.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1360mm×1030mm；工作幅度：1350mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500127","2025-06-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1361,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1010mm×1000mm；工作幅度：1000mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500130","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1362,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.4-105","配套发动机功率:5.4kW","配套动力标定功率：5.4kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1660mm×1060mm×1030mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500119","2025-06-21","5.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1363,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号：170F/P汽油机.结构型式：单缸、强制风冷、四冲程.最大功率（KW)：4.0.额定转速3600r/min.起动方式：回复式手拉点火.外形尺寸（长x宽x高)mm1550x1010x900.结构质量：65.传动方式：齿轮传动.连接方式：直联.刀辊总安装刀数量：32.旋耕刀型号：II型旱地刀.主离合器型式：摩擦片式.耕宽：100（cm).耕深：≧10（cm).","T201950500146","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1364,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-70FQ-ZC微耕机；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1400X790X920(mm)；工作幅度：700mm；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数量：24,；主离合器形式：离心离合式；主离合器状态：常开。","渝2018034","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1365,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-80FQ-ZC微耕机；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1500X820X960(mm)；工作幅度：800mm；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数量：24,；主离合器形式：牙嵌离合；主离合器状态：常开。","渝2018032","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1366,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-90FQ-DL微耕机；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1450X925X850(mm)；工作幅度：900mm；传动方式发动机输出：皮带；传动方式刀辊：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数量：24,；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","渝2017023","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1367,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司","微耕机","1WG4.2-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.2-95FQ-ZC微耕机；标定功率：4.2KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1460X960X960(mm)；工作幅度：950mm；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数量：24,；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018033","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1368,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆速豹机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1540×1010×980; 结构形式：手持式；发动机输出传动方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：1000; 刀棍最大回转半径mm:185; 刀棍总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T202050500431","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1369,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105","配套发动机功率:4.05kW","配套动力型号:KM173FA柴油机,标定功率:4.05kW,标定转速:3600r/min,制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国三。工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1580×1060×960; 工作幅宽(mm): 1050;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;主离合器型式: 摩擦片式;刀辊总安装刀数:24。","T202150500200","2026-07-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1370,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套动力类型：柴油机；标定功率：4.1kW；标定转速：3600 r/min；排放阶段：国三；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式","T202150500045","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1371,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套动力类型：柴油机；标定功率：6.3kW；标定转速：3600 r/min；排放阶段：国三；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式","T202150500044","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1372,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号:TL170F/P汽油机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二。工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1600×960×860; 工作幅宽(mm):950;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;主离合器型式: 摩擦片式;刀辊总安装刀数:24。","T202150500201","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1373,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号:TL170F/P汽油机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二。工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):1530×960×960; 工作幅宽(mm):950;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;主离合器型式: 摩擦片式;刀辊总安装刀数:24。","T202150500191","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1374,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：汽油机（标定功率：4.0kw、标定转速：3600r/min）；外形尺寸（mm）：1450*1006*900；工作宽幅：1000mm；传动方式：直连；齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°，垂直方向158°；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm；安装刀数：24；主离合器型式：离心离合式，状态：常开。","渝2017016","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1375,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-115FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1670×1160×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档135；慢档90；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500016","2024-06-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1376,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.05KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1510×1060×980；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1050；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向105°）；刀辊（转速r/min：快档130；慢档85；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500014","2024-06-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1377,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1500×960×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：950；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向120°）；刀辊（转速r/min：快档125；慢档90；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500281","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1378,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","结构形式 ：手持式；标定功率：5.3KW；转速：3000r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1700×1360×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500015","2024-06-02","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1379,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-115","配套发动机功率:4.1kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.1KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1750×1160×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向115°）；刀辊（转速r/min：快档148；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500116","2025-06-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1380,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","结构形式 ：手持式；标定功率：6.3KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1750×1360×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向105°）；刀辊（转速r/min：快档148；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500115","2025-06-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1381,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1550×760×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：750；发动机传输方式：皮带传动；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向210°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500118","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1382,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1520×810×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：800；发动机传输方式：皮带传动；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向190°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24把）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500117","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1383,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺田机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-95FQ-ZC配套发动机标定功率:4.0kW标定转速：3600r/min起动方式：回复式手拉起动燃油种类：汽油结构质量：60kg工作状态外形尺寸：1500mm*970mm*980mm工作幅宽：950mm发动机输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：24把旋耕刀型号：防缠刀主离合器型式：摩擦片式主离合器状态:常开","渝2018155","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1384,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T201900500966","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1385,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T201900500967","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1386,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：650mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","渝2018109","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1387,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：750mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：鼓式。","渝2018197","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1388,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","发动机型号名称：1P70FV-2/P汽油机，配套发动机标定功率：4kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：840mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：锥齿传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：鼓式。","部20170477","2021-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1389,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀。","渝2019062","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1390,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：回弹式绳索起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","渝2019061","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1391,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG5.2-135FQ-ZC","配套发动机功率:5.2kW","配套发动机标定功率：5.2kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","渝2018198","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1392,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T201900500965","2024-12-30","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1393,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","型号名称：1WG6.5-135FQ-ZC微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：6.5kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×1350mm×1030mm，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202000501329","2025-12-30","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1394,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW基本配置:1P75F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1390×1010×970MM结构质量:60KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉启动传动方式:直联全齿","渝2018014","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1395,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW配套动力：170F/P汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1400×670×820MM结构质量:57KG耕宽:600MM作业速度:0.05～0.2M/S启动方式:手拉反冲式启动背景噪音:52.1dB(A)传动方式:直联式齿轮传动","渝2019031","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1396,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW配套动力:W170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1580×770×885MM结构质量:65KG 工作幅宽:750MM 作业速度:0.1-0.3m/s小时生产率:≥0.04hm2/(h•m) 燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉启动 发动机传动方式：皮带传动 刀棍传动方式：链条传动","T202100501075","2026-11-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1397,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW配套动力:W170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×820×890MM结构质量:75KG 工作幅宽:800MM 作业速度:0.1-0.3m/s小时生产率:≥0.04hm2/(h•m) 燃油消耗量:≤35KG/HM2 启动方式:手拉启动 发动机传动方式：皮带传动 刀棍传动方式：链条传动","T202100501074","2026-11-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1398,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套功率:5.3KW配套动力：KM186FA（国三）柴油机额定转速:3000R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1670×1360×970MM结构质量:120KG耕宽:1350MM作业速度:0.1～0.3M/S启动方式:手拉启动、背景噪音:46.4dB(A)传动方式:直联式齿轮传动","渝2019066","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1399,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG6.0-105FQ-ZC","配套发动机功率:6.0kW","配套功率:6.0KW配套动力:182F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1730*1065*960MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM背景环境噪音:≤42.6DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动","渝2017011","2021-12-31","6.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1400,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套功率:6.3KW 配套动力: KD192FW（国三）柴油机额定转速:3600R/MIN 结构尺寸(长×宽×高): 1775×1360×1060MM结构形式：手持式 耕宽:1350MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04 hm2/(h•m)燃油消耗量:≤30 kg/hm2发动机起动方式: 电起动动态环境噪音:≤92.6DB(A)碎土率:≥71.2%传动方式:直联全齿传动","T202050500001","2025-03-11","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1401,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套功率:4.1KW 配套动力: KAGS350（国三）柴油机；额定转速:3600R/MIN ；结构尺寸(长×宽×高): 1780×1060×1050MM结构形式：手持式；耕宽:1050MM；作业速度:0.16M/S；小时生产率:≥0.04 hm2/(h•m)；燃油消耗量:≤30 kg/hm2；发动机起动方式: 手拉起动；动态环境噪音:4.09dB(A)；传动方式:直联全齿传动","T202050500087","2025-06-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1402,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套功率:6.3KW；配套动力: KD192FW（国三）柴油机；额定转速:3600R/MIN ；结构尺寸(长×宽×高): 1850×1360×1000MM；结构形式：手持式；耕宽:1350MM；作业速度:0.1-0.3M/S；小时生产率:≥0.04 hm2/(h•m)；燃油消耗量:≤30kg/hm2；发动机起动方式: 手拉启动；传动方式:直联全齿传动","T202150500052","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1403,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQD4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW 配套动力:170F汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1350×660×930MM；结构质量:40KG；耕宽:650MM作业速度:0.05～0.2M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:皮带传动","T202150500047","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1404,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW 配套动力:W170F汽油机；额定转速:3600R/MIN 结构尺寸(长×宽×高): 1630×960×1050MM；结构形式：手持式 耕宽:900MM；作业速度:0.1-0.3M/S；小时生产率:≥0.04 hm2/(h•m)；发动机起动方式: 手拉起动；动态环境噪音:4.09dB(A)；传动方式:直联全齿传动","T202050500086","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1405,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90A","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW 配套动力:W170F汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1600×930×1000MM；结构形式：手持式；耕宽:900MM作业速度:0.1～0.3M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:直联全齿传动","T202150500124","2026-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1406,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90B","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW 配套动力:W170F汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1500×930×1050MM；结构形式：手持式；耕宽:900MM作业速度:0.1～0.3M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:直联全齿传动","T202150500123","2026-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1407,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆五谷通用设备有限公司","微耕机","1WGQZ6.1-135","配套发动机功率:6.1kW","配套功率:6.1KW；配套动力:SV320A汽油机；额定转速:3600R/MIN；结构尺寸(长×宽×高):1850×1360×1000MM；结构形式：手持式；耕宽:1350MM；作业速度:0.1-0.3M/S；启动方式:手拉启动；传动方式:直联全齿传动","T202150500053","2026-02-01","6.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1408,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1760×1060×1030；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1050；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：80；刀辊设计转速r/min：快档：130，慢档85；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500096","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1409,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.05、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1580×960×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：120；刀辊设计转速r/min：快档：140，慢档:100；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500098","2024-08-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1410,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-71FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1400×750×950；作业速度m/s:0.05～0.2；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.02；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35；工作幅宽mm：710；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：115；扶把调整幅度垂直方向（゜）：23；刀辊设计转速r/min：220；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500095","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1411,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1580×960×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：120；刀辊设计转速r/min：快档：140，慢档100；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500097","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1412,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:5.3、标定转速r/min:3000；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1760×1360×1030；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：80；刀辊设计转速r/min：快档：130，慢档:85；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500094","2024-08-07","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1413,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-100微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.1，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1600×1010×1000,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤30。工作幅宽mm：1000，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：125，刀辊设计转速r/min：快档：120、慢档：85；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500219","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1414,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-105微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.1，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1060×1000,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤30。工作幅宽mm：1050，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：85，刀辊设计转速r/min：快档：125、慢档：70；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500219","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1415,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135","配套发动机功率:5.7kW","型号名称：1WCCZ5.7-135微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:5.7，配套发动机标定转速r/min:3000、配套发动机启动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1360×1000,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤30。工作幅宽mm：1350，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：85，刀辊设计转速r/min：快档：125、慢档：70；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500219","2026-08-19","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1416,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WGCZ6.3-135微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:6.3，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1360×1000,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤30。工作幅宽mm：1350，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：85，刀辊设计转速r/min：快档：125、慢档：70；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500219","2026-08-19","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1417,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-71","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-71微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸mm:1450×720×950,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35。工作幅宽mm：710，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：120，刀辊设计转速r/min：快档：120、慢档：95；刀辊最大回转半径mm:160；刀辊总安装刀数：18，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500218","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1418,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ5.1-100","配套发动机功率:5.1kW","型号名称：1WGQZ5.1-100微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:5.1，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1010×1000,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35。工作幅宽mm：1000，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：85，刀辊设计转速r/min：快档：125、慢档：70；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500218","2026-08-19","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1419,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油  工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：1650×1010×920 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1000 刀辊设计转速（r/min）：快档130，慢档100  总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","渝2018139","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1420,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC-A","配套发动机功率:4.0kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1550×1010×950 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1000 刀辊设计转速（r/min）：1档60 2档120 3档135 总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500142","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1421,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.05KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：柴油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1600×960×950 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：950 刀辊设计转速（r/min）：快档125，慢档95 总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500141","2024-09-09","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1422,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1680×660×960 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：650 刀辊设计转速（r/min）：136 总安装刀数：18把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500140","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1423,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉启动 燃油种类：汽油 工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：1390×850×970 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：850 刀辊设计转速（r/min）：125  总安装刀数：24把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","渝2018138","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1424,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","传动方式（发动机输出）：皮带 传动方式（刀辊）：链条传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1470×910×940 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：900 刀辊设计转速（r/min）：快档125，慢档92 总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：张紧轮式  主离合器状态：常开","T201950500139","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1425,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.1KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：柴油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1700×1060×1000 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1050 刀辊设计转速（r/min）：快档125，慢档95 总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500143","2024-09-09","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1426,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC-A","配套发动机功率:4.1kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：4.1KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：柴油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1660×1060×1000 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1050 刀辊设计转速（r/min）：一档59 二档122 三档135 总安装刀数：32把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500107","2024-08-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1427,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套发动机功率:5.7kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：5.7KW 标定转速（r/min）：3000  起动方式：手拉起动 燃油种类：柴油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1660×1360×1000 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1350 刀辊设计转速（r/min）：快档106，慢档69 总安装刀数：40把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500145","2024-09-09","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1428,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","传动方式（发动机输出）：直联 传动方式（刀辊）：齿轮传动 标定功率：6.3KW 标定转速（r/min）：3600  起动方式：手拉起动 燃油种类：柴油  整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1700×1360×1050 作业速度（m/s）：0.1~0.3 工作幅宽（mm）：1350 刀辊设计转速（r/min）：快档128，慢档83 总安装刀数：40把   旋耕刀型号：旱地刀  主离合器型式：摩擦片式  主离合器状态：常开","T201950500138","2024-09-09","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1429,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","结构型式:手持式;配套发动机标定功率:4.05kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:柴油;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1550×960×930mm;作业速度:0.1～0.3m/s;扶把振动:≤50m/s²;作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m);单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm2;工作幅宽:950mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把水平方向调整幅度:0（º）;扶把垂直方向调整幅度:130（º）;刀辊设计转速（r/min）:一档：100；二档：140;刀辊最大回转半径:180mm;刀辊总安装刀数:32;旋耕刀型号:旱地刀;主离合器型式:摩擦片式;主离合器状态:常开。","T202150500237","2026-08-19","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1430,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95A","配套发动机功率:4.05kW","结构型式:手持式；配套发动机标定功率:4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1525×960×945；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：180（º）；刀辊设计转速（r/min）：一挡：159；二挡：122；三挡：135；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32。；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500027","2026-02-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1431,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100-1","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸长×宽×高(mm)：1565×1010×970；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：95（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：50（º）；刀辊设计转速（r/min）：快挡：130；慢挡：100；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500032","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1432,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100-3","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1590×1010×975；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：225（º）；刀辊设计转速（r/min）：快挡：130；慢挡：100；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500026","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1433,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350×610×900mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.02hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：230（º）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：190mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500236","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1434,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆小耕王农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×910×990mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）：210（º）；刀辊设计转速（r/min）：快档：140；慢档：100；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：’32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500236","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1435,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力：标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)mm:1460×1010×895、作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽(mm)1000；传动方式(发动机输出):直联、传动方式(刀锟):齿轮传动；旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24；主离合器型式:摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018036","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1436,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力：标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×660×850,作业速度：0.05-0.2m/s.工作幅宽mm:600,传动方式(发动机输出):直联,传动方式(刀辊):齿轮传动,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:18把,主离合器型式:摩擦片式，主离合器状态：常开","渝2018035","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1437,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力：标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，外形尺寸(长×宽×高)mm:1610x970x950;作业速度：0.1-0.3m/s.工作幅宽(cm):95;传动方式(发动机输出):直联;传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):24;主离合器型式:摩擦片式.主离合器状态：常开.","渝2018210","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1438,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套动力：标定功率：5.3kw，标定转速：3000r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：柴油，排放标准：国Ⅲ，外形尺寸(长×宽×高)mm:1775×1360×1040;作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽(cm):135;传动方式(发动机输出):直联;传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):38;主离合器型式:摩擦片式.主离合器状态：常开。","渝2019056","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1439,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套动力：标定功率：6.3kw，标定转速：3600r/min，起动方式：回弹式绳索起动，燃油种类：柴油，排放标准：国Ⅲ，外形尺寸(长×宽×高)mm:1775×1360×1040;工作业速度：0.1-0.3m/s，作幅宽(cm):135;传动方式(发动机输出):直联;传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):38;主离合器型式:摩擦片式.主离合器状态：常开。","渝2019055","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1440,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","结构型式 ：手持式；配套发动机标定功率kW：4.2；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1000×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/(h•m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)（º）：90；扶把调整幅度（垂直方向）（º）：180；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：105；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","T201900500978","2024-12-30","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1441,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZCA","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1000×900；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：180；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：105；倒档：65；最大回转半径mm：180；总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2018095","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1442,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×1050×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h•m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1050；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：70；刀辊设计转速r/min：快档：132；慢档：85；最大回转半径mm：180；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2018125","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1443,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×680×830；作业速度m/s：0.05~0.2；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.02；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：600；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：30；刀辊设计转速r/min：280；最大回转半径mm：155；总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿摩擦片式；状态：常开。","渝2018126","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1444,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套发动机功率:5.7kW","配套发动机标定功率kW：5.7；标定转速r/min：3000；起动方式：手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1830×1360×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：50；垂直方向（º）：110；刀辊设计转速r/min：快档：90；慢档：50；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2019021","2023-12-31","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1445,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG6.2-135FC-ZC","配套发动机功率:6.2kW","配套发动机标定功率kW：6.2；标定转速r/min：3000；起动方式：手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×1360×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：50；垂直方向（º）：110；刀辊设计转速r/min：快档：100；慢档：50；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2019020","2023-12-31","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1446,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率kW：6.3；标定转速r/min：3600；起动方式：回弹式绳索起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×1360×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：50；垂直方向（º）：110；刀辊设计转速r/min：快档：115；慢档：65；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2019019","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1447,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95A-1","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率kW：4.05；标定转速r/min：3600；起动方式：反冲式手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×950×900；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：950；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：105；刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：90；最大回转半径mm：180；总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片；状态：常开。","渝2019098","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1448,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100D-1","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类；柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1010×930；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动：m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：210；刀辊设计转速r/min：快档：165；中档：130；慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总数安装刀数：24；旋耕刀型式；旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500340","2025-11-22","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1449,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95A-1","配套发动机功率:4.1kW","结构型式 ：手持式；配套发动机标定功率kW：4.1；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×980×970；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/(h•m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)（º）：0；扶把调整幅度（垂直方向）（º）：95；刀辊设计转速r/min：快档：130；慢档：95；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","T202050500071","2025-05-10","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1450,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-75A-1","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×800×910；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：750；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：150；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：98；最大回转半径mm：180；总安装刀数：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；状态：常开。","渝2019094","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1451,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-80A-1","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×830×930；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：800；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；扶把调整幅度水平方向（º）：30；垂直方向（º）：40；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：98；最大回转半径mm：180；总安装刀数：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；状态：常开。","渝2019097","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1452,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-80B-1","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×830×930；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：800；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；扶把调整幅度水平方向（º）：30；垂直方向（º）：200；刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：87；最大回转半径mm：180；总安装刀数：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；状态：常开。","渝2019095","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1453,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100A-1","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1020×930；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：60；垂直方向（º）：60；刀辊设计转速r/min：快档：125；慢档：90；最大回转半径mm：180；总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2019045","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1454,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100A-2","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×1010×1015；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：120；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：95；最大回转半径mm：180；总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2019044","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1455,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100A-3","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1610×1010×1015；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：120；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：95；最大回转半径mm：180；总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","渝2019093","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1456,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100B-1","配套发动机功率:4.2kW","结构型式 ：手持式；配套发动机标定功率kW：4.2；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1010×950；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/(h•m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)（º）：0；扶把调整幅度（垂直方向）（º）：200；刀辊设计转速r/min：快档：143；慢档：96；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","T201950500265","2024-12-25","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1457,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100B-2","配套发动机功率:4.2kW","结构型式 ：手持式；配套发动机标定功率kW：4.2；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×1010×900；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/(h•m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)（º）：60；扶把调整幅度（垂直方向）（º）：60；刀辊设计转速r/min：快档：143；慢档：96；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","T202050500070","2025-05-10","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1458,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100D-1","配套发动机功率:4.2kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW：4.2；配套发动机标定转速r/min；3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1580×1010×930；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：215；刀辊设计转速r/min：快档：165；中档：130；慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500339","2025-11-22","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1459,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-70A-1","配套发动机功率:4.2kW","配套发动机标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手启动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×720×990；作业速度m/s：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/(h.m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作幅宽mm：700；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：0；垂直方向（º）：75；刀辊设计转速r/min：快档：176；中档：128；慢档：63；最大回转半径mm：180；总安装刀数：18；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿式锥度离合器；状态：常开。","渝2019096","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1460,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-100FQ-D微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉绳式起动,配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸mm:1510×1000×870,作业速度 m/s: 0.1～0.3；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35。工作幅宽mm：1000，发动机输出传动方式: 皮带传动,刀辊传动方式：链条传动，扶把调整幅度（水平方向）°：0，扶把调整幅度（垂直方向）°：200，刀辊设计转速r/min：快档：150、慢档：101；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","T202050500210","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1461,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式，配套发动机标定功率kW:4.0，标定转速r/min:3600，启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1550×1000×990,作业速度 m/s: 0.1～0.3，扶把振动m/s2：≤50，作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04，单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35，工作幅宽mm：1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度°:水平方向：0,垂直方向：140,刀辊设计转速 r/min ：快档117,慢档70,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器形式:摩擦片式，主离合器状态：常开。","T201900500971","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1462,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式，配套发动机标定功率kW:4.05，标定转速r/min:3600，启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1450×1050×990,作业速度 m/s: 0.1～0.3，扶把振动m/s2：≤50，作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.04，单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤30，工作幅宽mm：1050，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度°:水平方向：0,垂直方向：140,刀辊设计转速 r/min ：快档130,慢档90,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:24把,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器形式:摩擦片式，主离合器状态：常开。","T201900500972","2024-12-30","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1463,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG4.1-120FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率kW:4.1、标定转速r/min:3600；启动方式:回弹式绳索起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1700×1200×1050；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1200；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：100；设计转速r/min：快档：120、慢档：70；最大回转半径mm：180；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2019026","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1464,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机标定功率kW:5.3、标定转速r/min:3000；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1670×1360×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式发动机输出：直联式；传动方式；刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：145；设计转速r/min：快档：120、慢档：75；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018175","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1465,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率kW:6.3、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1670×1360×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：145；设计转速r/min：快档：110、慢档：75；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018176","2022-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1466,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCG","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率kW:6.3、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1670×1360×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：180；设计转速r/min：快档：124、慢档：73；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018177","2022-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1467,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率kW:4.1、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1650×1060×1050；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1050；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：135；设计转速r/min：快档：145、慢档：100；最大回转半径mm：175；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500231","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1468,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率kW:4.1、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1650×1060×1050；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1050；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：135；设计转速r/min：快档：130、慢档：90；最大回转半径mm：175；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500241","2025-09-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1469,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄狮机械有限责任公司","微耕机","1WGQZ4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-65微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0，配套发动机标定转速r/min:3600、配套发动机启动方式:手拉绳式起动,配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸mm:1440×770×950,作业速度 m/s: 0.05～0.2；扶把振动：m/s2：≤50；作业小时生产率 h•㎡/（h.m）: ≥0.02,单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤40。工作幅宽mm：650，发动机输出传动方式: 直联,刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）°：120，扶把调整幅度（垂直方向）°：28，刀辊设计转速r/min：250；刀辊最大回转半径mm:160；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500187","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1470,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW，\n发动机标定转速：3600r/min，\n起动方式：手拉起动，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1620×1000×965，\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：1000；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：60；\n刀辊设计转速r/min：快档130;慢档95；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","渝2018019","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1471,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","发动机标定功率：4.05kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：反冲式手拉起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1560×960×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：1档65、 2档128、3档：165；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","渝2019068","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1472,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW，\n发动机标定转速：3600r/min，\n起动方式：手拉起动，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1460×610×815，\n作业速度m/s:0.05～0.2；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.02；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：600；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：40；\n刀辊设计转速r/min：238;\n刀辊最大回转半径mm:150；\n刀辊总安装刀数：18；\n旋耕刀型号：防缠刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","渝2018086","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1473,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-95FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","发动机标定功率：4.1kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：回弹式绳索起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1560×960×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：1档65、 2档128、3档：165；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","渝2019067","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1474,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-105FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","发动机标定功率5.5kW，\n发动机标定转速3600r/min，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1710×1080×990，\n工作幅宽mm：1050；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：76；\n旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：24；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","渝2017022","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1475,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","发动机标定功率：6.3kW；\n发动机标定转速：3600r/min；\n起动方式：回弹式绳索起动；\n燃油种类：柴油；\n外形尺寸mm :1760×1360×950；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n作业小时生产率h㎡/(h.m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：1350；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：95；\n刀辊设计转速r/min：快档130、 慢档：90；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：38；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","渝2019069","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1476,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力额定转速:3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽1000mm；耕深≥100mm","T201900500981","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1477,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率:4.05KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1680*1010*950mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：1050mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201900500980","2024-12-30","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1478,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1550*700*970mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：650mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2018162","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1479,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转述3800r/min；外形尺寸：1440*905*950mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：900mm；主离合器型式：离心离合式；主离合器状态;常开。","渝2017056","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1480,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力标定转速：3600r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：1530*950*875mm，作业速度：0.1-0.3m/s，发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；耕宽950mm；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态。","T202100501078","2026-11-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1481,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转述3600r/min；外形尺寸：1580*970*930mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：960mm；主离合器型式：牙嵌离合式；主离合器状态;常开。","渝2018163","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1482,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套动力标定功率:4.1KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1650*1060*950mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：1000mm；主离合器型式：摩擦片式","渝2019073","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1483,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.5-110FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机型号名称：177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW；标定转速3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；耕宽1100mm；耕深≥100mm。","T202000501330","2025-12-30","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1484,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套动力标定功率:5.3KW,标定转速：3000r/min；外形尺寸：1685*1360*955mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2018161","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1485,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套动力标定功率:6.3KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1650*1360*950mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","渝2019023","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1486,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","配套发动机型号名称：182F/P汽油机；配套发动机标定功率：6.5KW，标定转速：3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；耕宽1350mm,耕深≥100mm","T202000501331","2025-12-30","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1487,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力标定转速：3600r/min；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；耕宽950mm；耕深≥100mm","T202050500206","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1488,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力额定转速:3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽1000mm；耕深≥100mm","T202050500207","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1489,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力额定转速:3600r/min；外形尺寸：1570*1010*970mm；结构形式：手持式；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；工作宽幅：1000mm；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500188","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1490,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-65A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1550*700*970mm；传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：650mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T202050500308","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1491,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105A","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机型号名称：177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW；标定转速3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；耕宽1100mm；耕深≥100mm。","T202050500204","2025-08-27","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1492,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ6.5-135A","配套发动机功率:6.5kW","配套发动机型号名称：182F/P汽油机；配套发动机标定功率：6.5KW，标定转速：3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；耕宽1350mm,耕深≥100mm","T202050500205","2025-08-27","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1493,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1580*1010*950mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1000mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","渝2018185","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1494,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率:4.05KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1680mm*1010mm*950mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1000mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","渝2019072","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1495,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1570*700*970mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:650mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","渝2018144","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1496,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3800r/min,外形尺寸:1430*910*940mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:900mm,主离合器形式:离心离合式,主离合状态:常开","渝2018066","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1497,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1620*960*950mm,传动方式(刀辊):链条传动,传动方式(发动机输出):皮带传动,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:950mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开","渝2018180","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1498,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1630*970*960mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:960mm,主离合器形式:牙嵌离合式,主离合状态:常开","渝2019007","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1499,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套动力标定功率:4.1KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1700mm*1060mm*970mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1050mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","渝2019071","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1500,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机标定功率:4.5KW；结构型式:手持式；配套发动机型号名称:177F/P汽油机；发动机标定转速:3600R/MIN；外形尺寸:1680MM*1050MM*1000MM；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联；总安装刀数量:32把；旋耕刀型号:旱地刀；耕宽:1050MM;主离合器型式：摩擦片式","T202000501333","2025-12-30","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1501,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套动力标定功率:5.3KW,标定转速:3000r/min,外形尺寸:1680*1360*940mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:38把,工作宽幅:1350mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","渝2018164","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1502,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套动力标定功率:6.3KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1680*1360*950mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:38把,工作宽幅:1350mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","渝2019024","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1503,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","配套发动机标定功率:6.5KW；结构型式:手持式；配套发动机型号名称:182F/P汽油机；发动机标定转速:3600R/MIN；外形尺寸:1680MM*1350MM*1000MM；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联；总安装刀数量:38把；旋耕刀型号:旱地刀；耕宽:1350MM;主离合器型式：摩擦片式","T202000501332","2025-12-30","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1504,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100B","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率:4.05KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1650*1010*980mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1000mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202150500382","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1505,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率:4.05KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1550*1010*980mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1000mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202150500382","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1506,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1400*480*880mm,传动方式(刀辊):链条传动,传动方式(发动机输出):皮带传动,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:12把,工作宽幅:330mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开","T202150500383","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1507,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1300*530*940mm,传动方式(刀辊):链条传动,传动方式(发动机输出):皮带传动,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:12把,工作宽幅:330mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开","T202150500383","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1508,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1520*960*950mm,传动方式(刀辊):链条传动,传动方式(发动机输出):皮带传动,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:950mm,主离合器形式:张紧轮式,主离合状态:常开","T202050500161","2025-08-05","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1509,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1580*1010*950mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1000mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202050500190","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1510,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1570*1010*970mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:1000mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202150500184","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1511,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-65A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1570*700*970mm,传动方式(刀棍):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:650mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202050500342","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1512,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1500*910*950mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:900mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202150500381","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1513,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-96A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1630*970*960mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24把,工作宽幅:960mm,主离合器形式:牙嵌离合式,主离合状态:常开","T202050500343","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1514,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105A","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机标定功率:4.5KW；结构型式:手持式；配套发动机型号名称:177F/P汽油机；发动机标定转速:3600R/MIN；外形尺寸:1620MM*1060MM*990MM；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联；总安装刀数量:24把；旋耕刀型号:旱地刀；耕宽:1050MM；主离合器型式：摩擦片式","T202050500212","2025-09-13","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1515,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆伊格斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ6.5-135A","配套发动机功率:6.5kW","配套动力标定功率:6.5KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1600*1360*990mm,传动方式(刀辊):齿轮传动,传动方式(发动机输出):直联,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:38把,工作宽幅:1350mm,主离合器形式:摩擦片式,主离合状态:常开","T202050500162","2025-08-05","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1516,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-115","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1720×1160×1050；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向120°）；刀辊（转速r/min：快档148；慢档79；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500114","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1517,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105","配套发动机功率:4.05kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.05KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1580×1060×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1050；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档93；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500111","2025-06-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1518,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-115","配套发动机功率:4.1kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.1KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1720×1160×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向100°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500110","2025-06-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1519,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","结构形式 ：手持式；标定功率：5.3KW；转速：3000r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1720×1360×1050；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向100°）；刀辊（转速r/min：快档128；慢档66；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500109","2025-06-21","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1520,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","结构形式 ：手持式；标定功率：6.3KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1700×1360×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向95°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500108","2025-06-21","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1521,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1530×760×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：750；发动机传输方式：皮带传动；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500107","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1522,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1520×810×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：800；发动机传输方式：皮带传动；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向190°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500113","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1523,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1500×960×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：950；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500112","2025-06-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1524,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1010×1000、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1000、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）:110、刀辊设计转速r/min：快档：124；慢档：88、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500004","2025-03-11","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1525,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1430×745×850、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.03、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤45、工作幅宽mm：750、发动机输出传动方式：皮带、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：140、刀辊设计转速r/min：105、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：18、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态:常开。","T202050500009","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1526,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.0-78FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×800×880、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：780、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：190、刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：90、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：18、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开。","T202050500018","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1527,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×810×845、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.03、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤45、工作幅宽mm：800、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30、刀辊设计转速r/min：275、刀辊最大回转半径mm：190、刀辊总安装刀数：18、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500010","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1528,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1665×950×975、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：900、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：200、刀辊设计转速r/min：145、刀辊最大回转半径mm：165、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500011","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1529,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×960×1000、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：150、刀辊设计转速r/min：快档：119；慢档：85、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500008","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1530,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1620×1060×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1050、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：135、刀辊设计转速r/min：快档：130 慢档：80、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：32、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500006","2025-03-11","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1531,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：140、刀辊设计转速r/min：快档：125 慢档：80、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500005","2025-03-11","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1532,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（°）：148、刀辊设计转速r/min：快档：130 慢档：90、刀辊最大回转半径mm：180、刀辊总安装刀数：38、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500007","2025-03-11","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1533,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135F","配套发动机功率:5.7kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1720×1360×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30、工作幅宽mm：1350、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把垂直方向调整幅度（°）：200、刀辊设计转速r/min：1挡：17；2挡：32； 3挡：79；4挡：145、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：38、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500154","2026-06-10","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1534,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×800×900、作业速度m/s：0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：750、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：190、刀辊设计转速r/min：137、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：18、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202050500012","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1535,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1520×960×980、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30、刀辊设计转速r/min：快档：140；慢档：75、刀辊最大回转半径mm：160、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500165","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1536,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆浴火机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95W","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×960×960、作业速度m/s:0.1～0.3、扶把振动m/s²：≤50、作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04、单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35、工作幅宽mm：950、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（垂直方向）（°）：145、刀辊设计转速r/min：慢档：65；中档：120；快档：140、刀辊最大回转半径mm：170、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：防缠刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202150500165","2026-06-10","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1537,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：4.0KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1430mm×1010mm×950mm、工作幅宽：1000mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：汽油、起动方式：手拉起动","T201950500238","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1538,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：4.1KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1750mm×1060mm×1050mm、工作幅宽：1050mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：柴油、起动方式：手拉起动","T201950500237","2024-11-12","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1539,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：6.3KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1750mm×1360mm×1050mm、工作幅宽：1350mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：柴油、起动方式：手拉起动","T201950500232","2024-11-12","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1540,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFCZ4.05-100A","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：4.05KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1500mm×1010mm×1010mm、工作幅宽：1000mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：柴油、起动方式：手拉起动","T201950500236","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1541,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动标定功率：4.0KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1575mm×1000mm×975mm、工作幅宽：1000mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：汽油、起动方式：反冲式手拉起动","渝2018114","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1542,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1460mm×730mm×980mm、工作幅宽：650mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：汽油、起动方式：手起动","渝2018115","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1543,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-100FC-ZC微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.05KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1530×1010×980mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1000mm\n发动机输出传动方式：直联","T201950500099","2024-08-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1544,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1470×810×950\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n型号名称\t/\t1WG4.0-80FQ-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n工作幅宽\tmm\t800\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t175\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t25\n刀辊设计转速\tr/min\t210\n刀辊最大回转半径\tmm\t165\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500100","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1545,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCS","配套发动机功率:4.0kW","主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开\n型号名称\t/\t1WG4.0-90FQ-ZCS微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1600×910×940\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t900\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t200\n刀辊设计转速\tr/min\t140\n刀辊最大回转半径\tmm\t180\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀","T202050500023","2025-03-11","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1546,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×960×1020；\n工作幅宽(cm)：950；\n结构质量（kg）：65；\n传动方式（发动机输出）：直联；\n传动方式（刀辊）：齿轮传动；\n旋耕刀型号：防缠刀；\n总安装刀数量(把)：24；\n主离合器型式：摩擦片式。","渝2019009","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1547,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG5.3-135FC-ZC微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：5.3KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1360×1010mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1350mm\n发动机输出传动方式：直联","T201950500101","2024-08-07","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1548,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-100微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.1KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1010×1010mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1000mm\n发动机输出传动方式：直联","T202050500299","2025-10-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1549,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WGFQD4.0-60-1","配套发动机功率:4.0kW","作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.02\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t600\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n刀辊传动方式\t/\t链条传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t125\n刀辊设计转速\tr/min\t342\n刀辊最大回转半径\tmm\t160\n刀辊总安装刀数\t/\t18\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开\n型号名称\t/\t1WGFQD4.0-60-1微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1300×640×950\n作业速度\tm/s\t0.05～0.2\n扶把振动\tm/s2\t≤50","T202050500037","2025-03-11","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1550,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆展雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机型号名称：170F汽油机；发动机结构型式：强制风冷、 四冲程 、OHV25°斜置、单缸；   标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min  启动方式：手拉绳式；外形尺寸（mm）：1500x1000x800；结构质量：66kg；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²。","渝2018186","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1551,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆展雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","标定功率：4.05KW;标定转速：3600r/min；起动方式：反冲式手拉起动；燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1620mmX1010mmX990mm；作业速度：0.1~0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀;刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式。","渝2019091","2023-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1552,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆展雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","发动机型号名称：170F汽油机；发动机结构型式：强制风冷、 四冲程 、OHV25°斜置、单缸；   标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min  启动方式：手拉绳式；外形尺寸（mm）：1500x960x950；传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；工作幅宽：950mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²。","T201950500122","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1553,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-40FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-40FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×550mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：42°；刀辊设计速度：220r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500032","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1554,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-105FC-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1570mm×1070mm×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦30kg/h㎡；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：185°；刀辊设计速度：1档：63；2档125；3档160；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500065","2024-07-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1555,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.05-87FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-87FC-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油类型：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1430mm×890mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦30kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：140°；刀辊设计速度：155r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500001","2024-05-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1556,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×620×830，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：220r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","渝2019058","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1557,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1520×620×900，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向56°，刀辊设计转速：250r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","渝2019060","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1558,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-87FQ-ZCB","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1560×890×850，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≧0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：870mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：165r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：离心式，状态：常开","渝2019057","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1559,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-87FQ-ZCF","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-87FQ-ZCF微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1380mm×890mm×960mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：145°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500069","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1560,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-87FQ-ZCG","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-87FQ-ZCG微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1370mm×880mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：145°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500067","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1561,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-88FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-88FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×890mm×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：880mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：120°；刀辊设计速度：1档：61；2档：122；3档：156r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500029","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1562,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-90FQ-ZCA；配套发动机标定功率（kW）：4.0；标定转速：3600r/min；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸：1390mm×910mm×990mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≧0.04h㎡/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向145°；刀辊设计转速：150r/min；最大回转半径：155mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","渝2018148","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1563,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.2-87FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WG4.2-87FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×890mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：55°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500068","2024-07-01","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1564,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.2-87FQ-ZCA","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WG4.2-87FQ-ZCA微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×880mm×1000mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：127°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500068","2025-05-10","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1565,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.2-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WG4.2-90FQ-ZC；配套发动机标定功率（kW）：4.2；标定转速：3800r/min；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸：1350mm×890mm×930mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≧0.04h㎡/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向147°；刀辊设计转速：152r/min；最大回转半径：155mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","渝2018091","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1566,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.3-87FQ-ZC","配套发动机功率:4.3kW","发动机标定功率：4.3kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1390×1005×990，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≧0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡，工作幅宽：870mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向145°，刀辊设计转速：150r/min，最大回转半径：155mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：防缠刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","渝2019011","2023-12-31","4.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1567,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：1WG4.5-105FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1565mm×1070mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：195°；刀辊设计速度：1档：60；2档123；3档155；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500066","2024-07-01","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1568,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-60FQ-ZC微耕机；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×640mm×820mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.02hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：75°；刀辊设计转速：245r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018057","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1569,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-90FQ-ZL型微耕机；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1460mm×910mm×950mm；作业速度：0.1～ 0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：链条传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：180°；刀辊设计转速：145r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态：常开。","渝2018055","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1570,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-95FQ-ZC型微耕机；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：回复式手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1480mm×960mm×970mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：215°；刀辊设计转速：快档：145r/min 慢档：105r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018056","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1571,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC-A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-95FQ-ZC-A微耕机；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×960mm×950mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：150°；刀辊设计转速：快档：150r/min 慢档：124r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","渝2018054","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1572,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","项目设计值单位型号名称：1WGCZ4.05-100微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×1010mm×970mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0º；扶把调整幅度（垂直方向）：200º；刀辊设计转速：快档：140r/min；慢档：100r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500217","2025-09-13","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1573,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","项目设计值单位型号名称：1WGCZ4.1-105微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：4.1kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×1060mm×980mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0º，扶把调整幅度（垂直方向）：210º，刀辊设计转速：快档：130；慢档：100，刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500218","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1574,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓西农机有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","项目设计值单位型号名称：1WGCZ6.3-135微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：6.3kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×1360mm×980mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0º，扶把调整幅度（垂直方向）：205º，刀辊设计转速：快档：140r/min；慢档：100r/min，刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500214","2025-09-13","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1575,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1530×1050×880mm；工作幅宽：1050mm；发动机直联，刀辊齿轮传动；安装32把旱地刀；耕深：135mm；主离合器：常开摩擦片式","渝2018047","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1576,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×630×870mm；工作幅宽：600mm；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器：常开摩擦片式","渝2018158","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1577,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,排放标准：第2阶段；结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×600×890mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：42；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器：常开摩擦片式","T201950500131","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1578,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1450×640×900mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：42；发动机输出传动方式：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量：18把；耕深：13.1cm；主离合器：常开摩擦片式","T201950500289","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1579,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1510×740×900mm；工作幅宽：700mm；结构质量（kg）：66；发动机输出传动方式：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量：18把；耕深：14.1cm；主离合器：常开摩擦片式","T201950500286","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1580,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1560×920×860mm；工作幅宽：900mm；传动方式：发动机输出直联，刀辊齿轮传动；安装旱地刀24把；耕深：131mm；主离合器：常开摩擦片式","渝2018008","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1581,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；传动方式 ：发动机输出皮带传动，刀辊链条传动；安装旱地刀32把；耕深：121mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2019041","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1582,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；传动方式 ：发动机输出皮带传动，刀辊链条传动；安装旱地刀32把；耕深：120mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2019043","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1583,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×960×880mm；工作幅宽：950mm；；传动方式 ：发动机输出皮带传动，刀辊链条传动；安装旱地刀32把；耕深：128mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2018045","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1584,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D3","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×970×880mm；工作幅宽：950mm；传动方式 ：发动机输出皮带传动，刀辊链条传动；安装旱地刀32把；耕深：140mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2018049","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1585,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D4","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；结构型式：手持式；起动方式：手拉起动；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×960×860mm；工作幅宽：950mm；传动方式 ：发动机输出皮带传动，刀辊链条传动；安装旱地刀32把；耕深：125mm；主离合器：常开张紧轮式","渝2018048","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1586,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1390×960×850mm；工作幅宽：950mm；传动方式：发动机输出，直联；刀辊，齿轮传动；扶把调整幅度：垂直可调，水平方向不可调整；旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：32把，耕深：120mm；主离合器：常开离心式","渝2019042","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1587,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC3","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×970×820mm；工作幅宽：950mm；传动方式：发动机输出直联，刀辊齿轮传动；旱地刀安装刀数32把；耕深：146mm；主离合器：常开离心离合式","渝2018050","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1588,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC4","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油机汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min；排放标准：第2阶段；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×970×830mm；工作幅宽：950mm；传动方式：发动机输出直联，刀辊齿轮传动；旱地刀安装刀数32把；耕深：≥100mm；主离合器：常开离心离合式；","渝2018051","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1589,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC5","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,排放标准：第2阶段；起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×960×880mm；工作幅宽：950mm；传动方式（发动机输出）：直联，刀辊：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数：24把；主离合器：常开鼓式；","渝2019078","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1590,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WG4.5-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机：NH225汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.5KW，标定转速3600r/min,排放标准：第2阶段；结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1510×740×900mm；工作幅宽：700mm；结构质量（kg）：67；发动机输出传动方式：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；耕深：13.7cm；主离合器：常开摩擦片式","T201950500285","2024-12-25","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1591,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申农业机械有限公司","微耕机","1WGFCZC5.3-105","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机：KM186FA柴油国Ⅲ发动机，制造商:无锡华源凯马发动机有限公司；标定功率5.3KW，标定转速3000r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×1060×900mm；工作幅宽：1050mm；传动方式（发动机输出）直联，刀辊:齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器：常开摩擦片式","渝2018153","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1592,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1530×1050×880mm；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；总安装刀数量（把）：32；旋耕刀型式：旱地刀；耕深：11.1cm；主离合器：常开摩擦片式","T202050500416","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1593,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×610×900mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：18把；耕深：10.8cm;主离合器：常开摩擦片式；","T202050500424","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1594,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1280×610×850mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：18把；耕深：10.7cm;主离合器：常开摩擦片式；","T202050500420","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1595,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC3","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×760×900mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：18把；耕深：11.0cm主离合器：常开摩擦片式；","T202050500411","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1596,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×610×900mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：防缠刀；总安装刀数：18把；耕深：11.5cm;主离合器：常开摩擦片式；","T202050500406","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1597,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZL1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：ZS170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×610×900mm；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：防缠刀；总安装刀数：18把；主离合器：常开摩擦片式；","T202050500407","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1598,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×750×900mm；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：防缠刀；总安装刀数：18把；耕深：11.6cm；主离合器：常开摩擦片式；","T202050500408","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1599,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1560×920×860mm；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：24把；耕深：12.0cm；主离合器：常开摩擦片式；","T202050500410","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1600,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1560×920×860mm；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：24把；耕深：12.0cm；主离合器：常开摩擦片式；","T202050500409","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1601,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1540×960×880mm；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式 ：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：11.5cm；主离合器：常开张紧轮式；","T202050500426","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1602,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D3","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式 ：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：12.3cm；主离合器：常开张紧轮式；","T202050500425","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1603,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D4","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1470×960×840mm；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式 ：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：32把，耕深：11.9cm;主离合器：常开张紧轮式；","T202050500427","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1604,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC3","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×960×850mm；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：11.6cm;主离合器：常开离心式；","T202050500428","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1605,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC4","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×960×860mm；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：11.4cm；主离合器：常开离心式；","T202050500415","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1606,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机：KDGS350柴油国Ⅲ发动机，制造商:无锡华源凯马发动机有限公司；标定功率4.1KW，标定转速3600r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×1060×900mm；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：12.4cm；主离合器：常开摩擦片式","T202050500429","2025-12-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1607,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG4.5-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机：NH225汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.5KW，标定转速3600r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1580×740×900mm；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式 ：直联，刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：防缠刀；总安装刀数：18把；耕深：11.8cm；主离合器：常开摩擦片式；","T202050500417","2025-12-27","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1608,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG5.7-105FC-ZC1","配套发动机功率:5.7kW","配套发动机：KM188F柴油国Ⅲ发动机，制造商:无锡华源凯马发动机有限公司；标定功率5.7KW，标定转速3000r/min，结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1810×1060×1080mm；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：12.7cm；主离合器：常开摩擦片式","T202050500418","2025-12-27","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1609,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WG6.2-105FC-ZC1","配套发动机功率:6.2kW","配套发动机：KM192F柴油国Ⅲ发动机，制造商:无锡华源凯马发动机有限公司；标定功率6.2KW，标定转速3000r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1820×1060×1080mm；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：32把；耕深：12.7cm；主离合器：常开摩擦片式","T202050500419","2025-12-27","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1610,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微耕机","1WGQ4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","结构型式 : 手持式 ;配套发动机型号名称 : 1P70F型汽油机 ;配套发动机生产企业 : 重庆宗申通用动力机械有限公司 ;配套发动机标定功率 kW :4.0 ;配套发动机标定转速 r/min :3800 ;配套发动机起动方式 : 手拉自回绳 ;配套发动机燃油种类 : 汽油 ;整机外形尺寸（长×宽×高） mm :1400×700×830 ; 工作幅宽 mm: 600 ;发动机输出传动方式 : 齿轮传动 ;刀辊传动方式 : 齿轮传动 ;扶把调整幅度（水平方向） (°) 40 ;扶把调整幅度（垂直方向） (°) 40 ;刀辊设计转速 r:min 240 ;刀辊最大回转半径 mm :160 ;刀辊总安装刀数 : 18  旋耕刀型式 : 盘刀式 ;主离合器型式 : 离心摩擦片式 ;主离合器状态 : 常开","T202137370250","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1611,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-85","配套发动机功率:4.0kW","1WGQ4.0-85型微型耕耘机,配套发动机生产企业:重庆耀虎动力机械有限公司;配套发动机型号规格:170F/P汽油机; 配套发动机标定功率( kW): 4.0;配套发动机标定转速(r/min): 3600;配套动力起动方式:手拉自回绳;配套发动机燃油种类:汽油; 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm: 1350×880×1050;传动方式发动机输出:皮带传动;主离合器型式:涨紧轮离合式;主离合器状态:常开式.","部20190385","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1612,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","淄博金禾丰农机有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","1WGQ4.0-90型微型耕耘机,配套发动机生产企业:重庆耀虎动力机械有限公司; 配套发动机型号规格:170F/P汽油机; 配套发动机标定功率( kW): 4; 配套发动机标定转速( r/min): 3600;配套动力起动方式:手拉自回绳;配套发动机燃油种类: 汽油;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1550×950×920;主离合器型式:涨紧轮离合式; 主离合器状态:常开式.","部20190386","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1613,"耕整地机械","整地机械","圆盘耙","3.5m及以上圆盘耙","雷肯农业机械（青岛）有限公司","灭茬缺口圆盘耙","1BYQ-400","工作幅宽:4m","连接形式:半悬挂式；整机配置形式:对置式；整机质量:5210kg；靶片数:32片；靶片直径:620mm；工作宽度:4000mm;耙片偏转角度：常用15度，最大20度；工作状态尺寸:7350×4400×1500mm；运输尺寸：7350×3000×3000mm；轮胎规格:16.0/70-20;轮胎数：2个;油缸规格：双向单活塞油缸；油缸数量：4个.","T20200606304","2026-02-28","147","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1614,"耕整地机械","整地机械","圆盘耙","3.5m及以上圆盘耙","雷肯农业机械（青岛）有限公司","灭茬缺口圆盘耙","1BYQ-500","工作幅宽:5m","连接形式:半悬挂式；整机配置形式:对置式；整机质量:7400kg；靶片数:30片;靶片直径:736mm；耙片间距：334mm；工作宽度:5000mm；耙片偏转角度：常用14度，最大16度；工作状态尺寸:8350×5450×1700mm.运输尺寸：8350×3000×3000mm；轮胎规格:550/45 R22.5;轮胎数：2个；轮距：2350mm；油缸规格：双向单活塞油缸；数量：9个。","T20200606320","2026-02-28","209","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1615,"耕整地机械","整地机械","圆盘耙","3.5m及以上圆盘耙","雷肯农业机械（青岛）有限公司","灭茬缺口圆盘耙","1BYQ-6.2","工作幅宽:6.2m","结构形式：牵引式；整机配置形式：对置式；靶片数：48个；靶片直径：620mm；靶片间距：250mm；幅宽6200mm；靶片常用偏角：20°；最大偏角：20°；工作状态外形尺寸：7250×6450×1800mm；运输状态外形尺寸7200×3000×3500mm；油缸规格：DZ140/DZ025/DZ110；油缸数量：4(1/1/2)。","黑垦鉴2019111","2023-12-31","283","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1616,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","福建永顺机械有限公司","起垄机","YS1.2mA2","工作幅宽:1.15m","1.外廓尺寸（长×宽×高）：1450×1350×650mm\n2.结构质量：155kg\n3.工作幅宽：115cm\n4.犁刀数量：12把\n5.犁刀最大回转半径：220mm\n6.传动方式：侧边传动\n7.与拖拉机链接方式：直接连接\n8.耕深：≥12cm\n9.耕深稳定性：≥80%\n10.植被覆盖率：≥75%\n11.垄高：≥30cm\n12.垄高合格率：大于等于75%","闽2017002","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1617,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","福建永顺机械有限公司","起垄机","YS1.3mA2","工作幅宽:1.25m","1.外廓尺寸（长×宽×高）：1450×1450×650mm\n2.结构质量：160kg\n3.工作幅宽：125cm\n4.犁刀数量：12把\n5.犁刀最大回转半径：220mm\n6.传动方式：侧边传动\n7.与拖拉机链接方式：直接连接\n8.耕深：≥12cm\n9.耕深稳定性：≥80%\n10.植被覆盖率：≥75%\n11.垄高：≥30cm\n12.垄高合格率：大于等于75%","闽2017003","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1618,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","福建永顺机械有限公司","起垄机","YS1.4mA2","工作幅宽:1.35m","1.外廓尺寸（长×宽×高）：1450×1550×650mm\n2.结构质量：160kg\n3.工作幅宽：135cm\n4.犁刀数量：14把\n5.犁刀最大回转半径：440mm\n6.传动方式：侧边链条传动\n7.与拖拉机链接方式：直接连接\n8.耕深：8~15cm\n9.耕深稳定性：≥80%\n10.植被覆盖率：≥70%\n11.垄高：≥28cm\n12.垄高合格率：≥75%","闽2017024","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1619,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕起垄机","1GNQ-150-1","工作幅宽:1.5m","作业幅宽1.5m,外形尺寸(长×宽×高):1500×1700×1050mm 配套功率:40.4-47.8kW、旋耕机刀型号:IT225、最大起垄高度:25-35cm(可调)","冀2018T—277（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1620,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","河南沃正实业有限公司","旋耕起垄机","1GZL-135L1","工作幅宽:1.35m","型号名称：1GZL-135L1型旋耕起垄机；结构型式：悬挂式；配套动力范围：36.8～58.8（kW）；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.23～0.57（h㎡/h·m）；外形尺寸（长×宽×高）：1560×1580×1080（mm）；总质量：468kg；工作幅宽：1.35m；起垄器型式：弧形整型器；起垄行数：1行；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；旋耕刀辊设计转速：267r/min；旋耕刀总安装刀数：14把；旋耕刀辊最大回转半径：245mm。","T202143430104","2026-08-10","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1621,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","湖南精创农业装备有限公司","起垄机","1Q-1","工作幅宽:1.4m","1、型号名称：1Q-1型起垄机；\n2、结构型式：悬挂式；\n3、配套动力范围：51.4~74kw；\n4、作业速度：1.1~3.0km/h；\n5、作业小时生产率：0.16~0. 45 hn2/（h .m)；\n6、外形尺寸(长*宽*高)：1020* 1670*1010mm；\n7、总质量：240 kg；\n8、工作幅宽：1.4 m；\n9、起垄器型式：梯形成型器；\n10、起垄行数：1行；\n11、起垄间距：/；\n12、旋耕刀轴传动方式：侧边传动；\n13、旋耕刀型号：/；\n14、旋耕刀辊设计转速：251/335r/min(起垄刀) ；\n15、旋耕刀总安装刀数：14 (起垄刀)把；\n16、旋耕刀辊最大回转半径：228mm；\n17、灭茬刀轴传动方式：/ ；\n18、灭茬刀型号：/ ；\n19、灭茬刀辊设计转速:r/min / ；\n20、灭茬刀总安装刀数：/ 把；\n21、灭茬刀辊最大回转半径：/ mm。","T202143430070","2026-06-08","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1622,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","湖南农夫机电有限公司","起垄机","1Q1-140","工作幅宽:1.4m","垄成形型式:起垄刀成形；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：920×1690×1020；整机工作幅宽(mm）：140；起垄行数（垄）：1；连接型式：三点悬挂；传到方式：侧边齿轮传动；刀锟转速（r/min）：250（PTO:540）,330(PTO:720);旋耕刀数（把）：4；起垄刀数：12；运输间隙（mm）:300;垄高（cm）:30~45;垄顶宽（cm）：30~45；垄间距（cm）:120~150;作业速度范围（m/s）：0.28~060","湘20180611035","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1623,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","连云港市连发机械有限公司","烟地起垄机","1GZN-135V1","工作幅宽:1.35m","配套动力：33.1-44.1kW；外形尺寸：1400×1583×1152㎜；结构质量：370㎏；工作幅宽：135㎝；小时生产率（h㎡/h）：017-0.50；起垄数：1个，传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：标准三点悬挂；刀片型号：IT245+专用刀片；刀片数量：16+24把，配套动力输出轴转速（r/min）：540/720","苏农机（2017）第（0394）号","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1624,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","连云港市连发机械有限公司","烟地起垄机","1GZN-150Y","工作幅宽:1.5m","配套动力：33.1-51.4kW；外形尺寸：1200×1600×980㎜；结构质量：360㎏；传动方式：侧边传动；旋耕部分与拖拉机连接方式：三点悬挂；工作幅宽：150㎝；旋耕刀型号：专用刀；总安装刀数：14把；起垄部分与拖拉机连接方式：三点悬挂；工作垄数：1个。","苏农机（2018）第（0183）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1625,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","外形尺寸（长×宽×高）mm：1720*1200*1050;工作幅宽（mm）:1050;传动方式（发动机输出）：直联 ;传动方式（刀辊）：齿轮传动；刀具配置：起垄刀具 ；总安装刀数量（把）： 38把    主离合器型式：摩擦片式;\n配套动力型号： KAGS450-2 ;标定功率：6.3kW;制造商：无锡凯奥动力机械有限公司  ；标定转速（r/min）：3600","T202050500325","2025-11-22","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1626,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1-A","工作幅宽:1.05m","外形尺寸（长×宽×高）mm：1600*1240*1000;工作幅宽（mm）:1050;传动方式（发动机输出）：直联 ;传动方式（刀辊）：齿轮传动；起垄器型式:刀片式 ；起垄器数量：1 ；  主离合器型式：摩擦片式;\n  配套动力型号：170F/P-2   ;标定功率：4.2kW; ；标定转速（r/min）：3600\n制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","T202150500128","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1627,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆汇田机械制造有限公司","微型起垄机","1GZ-100V1","工作幅宽:1m","型号名称/GCZ6.3-100V1型微型起垄机、配套发动机标定功率6.3KW、配套发动力标定转速3600r/min、配套发动力冷却方式/风冷、配套发动力燃油种类/柴油、整机外型尺寸（长×宽×高）1780mm×1150mm×1020mm、作业速度0.05~0.20m/s、、设计垄高220mm、设计垄顶宽/350mm、起垄方式/合土式、起垄器最大回转直径240mm、起垄器型式/刀片式、起垄器数量/1、发动机动力传输方式/齿轮转动、主离合器型式/摩擦片式、主离合器状态/常开","T202150500143","2026-05-16","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1628,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆箭驰机械有限公司","起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），配套动力冷却方式：风冷，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1650x1200x1000(mm)，工作幅宽：1050（mm），作业速度：0.05-0.2（m/s）,设计垄高：200（mm），设计垄顶宽：500（mm），起垄方式：合土式，起垄最大回转半径：190（mm），起垄器型式：刀片式，起垄器数量：1副，发动机输出传达方式：直联式，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500082","2025-05-20","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1629,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆蛟马动力科技有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；起垄方式：合土方式；发动机动力输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；","T202150500182","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1630,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆伟友动力机械有限公司","起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套动力标定功率：4kW，配套动力标定转速：3600r/min，配套动力冷却方式：风冷，配套动力燃油种类：汽油，工作幅宽：1050mm，起垄方式：合土式，起垄器型式：刀片式，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式。","渝2018067","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1631,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆鑫源农机股份有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套动力标定功率kW：4.2；配套动力标定转速r/min：3600；配套动力冷却方式：风冷；配套动力燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm：1590×1190×945；工作幅宽mm：1050；作业速度m/s：0.1~0.3：设计垄高mm：250；设计垄顶宽mm：250；起垄方式：合土式；起垄器最大回转半径mm：185；起垄器型式：刀片式；起垄器数量：1副；发动力动力输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500078","2026-02-01","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1632,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆耀虎动力机械有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套动力型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力额定转速:3600r/min；外形尺寸：1600*1050*970mm；发动机动力输出传动方式：直联；起垄方式：合土式；起垄器型式：其他式；设计垄高：350mm；设计垄顶宽：360mm；起垄器最大回旋半径：190mm；起垄器数量：1副；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500187","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1633,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆伊格斯机械有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1620*1050*980mm,设计垄高：250mm，设计垄顶宽：360mm,起垄方式：合土式，起垄器型式：其他式，起垄器数量：1副，发动机动力输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T202150500186","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1634,"耕整地机械","整地机械","起垄机","2m及以上起垄机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕起垄机","1GNQ-230-2","工作幅宽:2.3m","作业幅宽2.3m,外形尺寸(长×宽×高):1700×2600×1250mm、结构质量630kg、配套功率:66.1-88.2kW、旋耕机刀型号:IT245、最大起垄高度:25-35cm(可调)","冀2018T—278（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1635,"耕整地机械","整地机械","起垄机","2m及以上起垄机","河南沃正实业有限公司","旋耕起垄机","1GZL-230L2","工作幅宽:2.3m","型号名称：1GZL-230L2型旋耕起垄机；结构型式：悬挂式；配套动力范围：66.2～95.6（kW）；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.39～0.98（h㎡/h·m）；外形尺寸（长×宽×高）：1400×2560×1340（mm）；总质量：638kg；工作幅宽：2.3m；起垄器型式：弧形整型器；起垄行数：2行；起垄间距：120cm；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；旋耕刀辊设计转速：267r/min；旋耕刀总安装刀数：68把；旋耕刀辊最大回转半径：245mm。","T202143430103","2026-08-10","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1636,"耕整地机械","整地机械","起垄机","2m及以上起垄机","连云港市连发机械有限公司","烟地起垄机","1GZN-240V2","工作幅宽:2.4m","外形尺寸：1400×2636×1152㎜；配套动力：47.8-66.2kW；结构质量：480㎏；传动方式：中间齿轮传动，工作幅宽：240㎝；工作垄数：2个，与拖拉机连接方式：标准三点悬挂；刀型号名称：IT245+专用刀片；总安装刀数（把）：22+26","苏农机（2018）第（0525）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1637,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","耙浆平地机","1BPQ-220","工作幅宽:2.2m","1、型号名称                      /               1BPQ-220型耙浆平地机\n2、整机外形尺寸（长×宽×高）    mm             500×2450×1120\n3、配套拖拉机标定功率范围        kW              22.1～29.4\n4、配套拖拉机动力输出轴转速      r/min            540/720\n5、配配套拖拉机联接方式          /                三点快装悬挂\n6、结构型式                      /                圆梁式、单轴\n7、工作幅宽                      mm              2200\n8、搅浆最终传动方式              /                侧边、齿轮\n9、搅浆刀型式                    /                L型\n10、搅浆刀总安装数量             把               56\n11、搅浆刀辊转速                 r/min            300～400\n12、搅浆刀辊最大回转半径         mm              180\n13、埋茬部件型式                 /                弹齿","T202122220084","2026-09-06","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1638,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1JSM-220","工作幅宽:2.2m","型号名称                   /   1JSM-220型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     1450×2360×1060\n配套拖拉机标定功率范围     kW             36.7～51.4\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min             540/720\n与配套拖拉机联接方式       /            三点快装悬挂\n结构型式                   /              圆梁、双轴\n工作幅宽                  mm                  2200\n搅浆最终传动方式           /              侧边、齿轮\n埋茬最终传动方式           /              侧边、链条\n搅浆刀型式                 /                    L型\n搅浆刀总安装数量          个                     54\n搅浆刀辊转速              r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径      mm                   180\n埋茬部件型式               /                    弹齿\n埋茬辊转速                r/min              277/390\n埋茬辊最大回转半径         mm                  175","T202022220130","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1639,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬耕整机","1ZS-240","工作幅宽:2.4m","配套拖拉机标定功率范围：29.4-36.7kW，动力输出轴转速：540r/min，型号名称：1ZS-240型水田埋茬耕整机，结构形式：圆梁式，工作形态外形尺寸：980*3060*1030mm，作业速度范围：0.8-1.4m/s，工作幅宽：240cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：62把，刀轴连接形式：花键轴头连接，旋耕刀型号：专用水田旋耕刀。","鄂2019053","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1640,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","水田平地搅浆机","1JSL-200B","工作幅宽:2.0m","单轴，圆梁式；幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2150×1050×950；配套动力（kW）：29.4-51.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760；搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：52；搅浆刀辊转速（r/min）：277/389；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：175；埋茬部件型式：弹齿式拖板；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034502","2025-12-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1641,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","水田平地搅浆机","1JSL-230B","工作幅宽:2.3m","单轴，圆梁式；幅宽（mm）：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2450×1050×950；配套动力（kW）：33.1-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760；搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：60；搅浆刀辊转速（r/min）：277/389；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：175；埋茬部件型式：弹齿式拖板；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034509","2025-12-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1642,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","九阳农机（常州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-200","工作幅宽:2m","结构型式圆梁式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm1050*2185*1000 工作幅宽cm200 传动方式单侧双链传动","苏农机（2018）第（0241）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1643,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","九阳农机（常州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-240","工作幅宽:2.4m","结构型式圆梁式  工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm1050*2585*1000  工作幅宽cm240  传动方式单侧双链传动","苏农机（2018）第（0243）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1644,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-240","工作幅宽:2.4m","型号名称：1JMS-240型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：800×2620×1090mm，配套拖拉机标定功率范围：29.4～36.7kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽：2400mm，搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：60把，搅浆刀辊转速：319r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：/","T202032320346","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1645,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-240","工作幅宽:2.4m","工作幅宽:2.4m；结构型式：圆梁式；传动方式：侧边传动；总安装刀数：62把；旋耕刀型号：T35；结构型式：圆梁式；工作状态外形尺寸：1180*2595*990mm；作业速度范围：0.52-1.04m/s；标定功率范围：29-40kW.","鄂2017086","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1646,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-240","工作幅宽:2.4m","型号名称：1JS-240型水田平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：900x2590x1000；配套拖拉机标定功率范围（k W）：25.7-44.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽（mm）：2400；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：62；搅浆刀辊转速（r/min）：340/450；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：200。","T202032320321","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1647,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","扬州市井田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-220","工作幅宽:2.2m","结构型式：圆梁式。工作状态外形尺寸（mm）:940*2420*1100。工作幅宽（cm）:220。配套拖拉机标定功率（kW）：22-51.5。配套动力输出轴转速（r/min）:540、720。与拖拉机联接方式：快速三点悬挂。","T202032320275","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1648,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","扬州市井田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-240","工作幅宽:2.4m","结构型式：圆梁式。工作状态外形尺寸（mm）:910*2620*1060。工作幅宽（cm）:240。配套拖拉机标定功率（kW）：29.4-51.5。配套动力输出轴转速（r/min）:540、720。与拖拉机联接方式：快速三点悬挂。","T202032320276","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1649,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","耙浆平地机","1BPQ-260","工作幅宽:2.6m","1、型号名称                      /               1BPQ-260型耙浆平地机\n2、整机外形尺寸（长×宽×高）    mm             500×2780×1120\n3、配套拖拉机标定功率范围        kW              29.4～36.8\n4、配套拖拉机动力输出轴转速      r/min            540/720\n5、配配套拖拉机联接方式          /                三点快装悬挂\n6、结构型式                      /                圆梁式、单轴\n7、工作幅宽                      mm              2600\n8、搅浆最终传动方式              /                侧边、齿轮\n9、搅浆刀型式                    /                L型\n10、搅浆刀总安装数量             把               64\n11、搅浆刀辊转速                 r/min            300～400\n12、搅浆刀辊最大回转半径         mm              180\n13、埋茬部件型式                 /                弹齿","T202122220085","2026-09-06","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1650,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1BPQ-260","工作幅宽:2.6m","1、型号名称                      /               1BPQ-260型埋茬起浆机\n2、整机外形尺寸（长×宽×高）    mm             1030×3182×982\n3、配套拖拉机标定功率范围        kW              29.4～36.7\n4、配套拖拉机动力输出轴转速      r/min            540/720\n5、配配套拖拉机联接方式          /                三点快装悬挂\n6、结构型式                      /                圆梁式、单轴\n7、工作幅宽                      mm              2600\n8、搅浆最终传动方式              /                侧边传动、齿轮传动\n9、搅浆刀型式                    /                L型\n10、搅浆刀总安装数量             把               66\n11、搅浆刀辊转速                 r/min            308/410\n12、搅浆刀辊最大回转半径         mm              180\n埋茬部件型式                 /                弹齿","T202122220055","2026-09-06","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1651,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1BPQ-280","工作幅宽:2.8m","1.型号名称                     /       1BPQ-280型埋茬起浆机\n2.整机外形尺寸(长×宽×高)      mm     1017×2996×1150\n3.配套拖拉机标定功率范围      kW     36.7~51.4\n4.配套拖拉机动力输出轴转速    r/min    540/720\n5.与配套拖拉机联接方式        /        三点快装悬挂\n6.结构型式                    /       圆梁、单轴\n7.工作幅宽                   mm     2800\n8.搅浆最终传动方式          /         侧边、齿轮\n9.搅浆刀型式                /         L型\n10.搅浆刀总安装数量           个       72\n11.搅浆刀辊转速             r/min     277/390\n12.搅浆刀辊最大回转半径    mm       180\n13.埋茬部件型式            /         弹齿","T202022220129","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1652,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1BPQ-300","工作幅宽:3m","1、型号名称                      /               1BPQ-300型埋茬起浆机\n2、整机外形尺寸（长×宽×高）    mm             1030×3582×982\n3、配套拖拉机标定功率范围        kW              36.7～44.1\n4、配套拖拉机动力输出轴转速      r/min            540/720\n5、配配套拖拉机联接方式          /                三点快装悬挂\n6、结构型式                      /                圆梁式、单轴\n7、工作幅宽                      mm              3000\n8、搅浆最终传动方式              /                侧边传动、齿轮传动\n9、搅浆刀型式                    /                L型\n10、搅浆刀总安装数量             把               76\n11、搅浆刀辊转速                 r/min            308/410\n12、搅浆刀辊最大回转半径         mm              180\n13、埋茬部件型式                 /                弹齿","T202122220056","2026-09-06","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1653,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","耙浆平地机","1BPQ-300","工作幅宽:3m","1、型号名称                      /               1BPQ-300型耙浆平地机\n2、整机外形尺寸（长×宽×高）    mm             500×3040×1120\n3、配套拖拉机标定功率范围        kW              36.8～51.5\n4、配套拖拉机动力输出轴转速      r/min            540/720\n5、配配套拖拉机联接方式          /                三点快装悬挂\n6、结构型式                      /                圆梁式、单轴\n7、工作幅宽                      mm              3000\n8、搅浆最终传动方式              /                侧边、齿轮\n9、搅浆刀型式                    /                L型\n10、搅浆刀总安装数量             把               72\n11、搅浆刀辊转速                 r/min            300～400\n12、搅浆刀辊最大回转半径         mm              180\n13、埋茬部件型式                 /                弹齿","T202122220083","2026-09-06","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1654,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕耙浆平地机","1BPSQ-300","工作幅宽:3m","1.型号名称                      /  1BPSQ-300型旋耕耙浆平地机\n2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）  mm          880×3160×840\n3.工作幅宽                        mm                    3000\n4.传动方式                        /                 侧边传动\n5.刀片型式                        /                     L型\n6.总安装刀数                      把                     76\n7.配套动力范围                   kW               51.5～58.8\n8.刀辊转速                     r/min                 300～400\n9.与配套拖拉机联接方式          /                    三点悬挂","黑垦鉴2018061（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1655,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕耙浆平地机","1BPSQ-320","工作幅宽:3.2m","1.型号名称                      /  1BPSQ-320型旋耕耙浆平地机\n2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）  mm          880×3360×840\n3.工作幅宽                        mm                    3200\n4.传动方式                        /                 侧边传动\n5.刀片型式                        /                     L型\n6.总安装刀数                      把                     82\n7.配套动力范围                   kW               58.5～66.2\n8.刀辊转速                     r/min                 300～400\n9.与配套拖拉机联接方式          /                    三点悬挂","黑垦鉴2018062（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1656,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","旋耕耙浆平地机","1BPSQ-360","工作幅宽:3.6m","1.型号名称                      /  1BPSQ-360型旋耕耙浆平地机\n2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）  mm          880×3740×840\n3.工作幅宽                        mm                    3600\n4.传动方式                        /                 侧边传动\n5.刀片型式                        /                     L型\n6.总安装刀数                      把                     90\n7.配套动力范围                   kW                   ≥66.2\n8.刀辊转速                     r/min                 300～400\n9.与配套拖拉机联接方式          /                    三点悬挂","黑垦鉴2018063（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1657,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1BPZD-400","工作幅宽:4.088m","型号名称                   /  1BPZD-400型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     900×4310×1000\n配套拖拉机标定功率范围     kW            66.1～73.5\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min            540/720\n与配套拖拉机联接方式       /           三点快装悬挂\n结构型式                   /             框架、单轴\n工作幅宽                  mm                 4088\n搅浆最终传动方式           /             侧边、齿轮\n搅浆刀型式                 /                   L型\n搅浆刀总安装数量          个                   104\n搅浆刀辊转速             r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径     mm                   180\n埋茬部件型式             /                    弹齿\n折叠机构型式             /                  两折叠","T202022220131","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1658,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1BPZD-450","工作幅宽:4.556m","型号名称                   /  1BPZD-450型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     900×4780×1000\n配套拖拉机标定功率范围     kW            73.5～88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min            540/720\n与配套拖拉机联接方式       /           三点快装悬挂\n结构型式                   /             框架、单轴\n工作幅宽                  mm                 4556\n搅浆最终传动方式           /             侧边、齿轮\n搅浆刀型式                 /                   L型\n搅浆刀总安装数量          个                   116\n搅浆刀辊转速             r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径     mm                   180\n埋茬部件型式             /                    弹齿\n折叠机构型式             /                  两折叠","T202022220132","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1659,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1JSM-260","工作幅宽:2.6m","型号名称                   /   1JSM-260型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     1450×2760×1060\n配套拖拉机标定功率范围     kW             51.4～58.8\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min             540/720\n与配套拖拉机联接方式       /            三点快装悬挂\n结构型式                   /              圆梁、双轴\n工作幅宽                  mm                  2600\n搅浆最终传动方式           /              侧边、齿轮\n埋茬最终传动方式           /              侧边、链条\n搅浆刀型式                 /                    L型\n搅浆刀总安装数量          个                    64搅浆刀辊转速              r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径      mm                   180\n埋茬部件型式               /                    弹齿\n埋茬辊转速                r/min              277/390\n埋茬辊最大回转半径         mm                  175","T202022220133","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1660,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1JSM-280","工作幅宽:2.8m","型号名称                   /   1JSM-280型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     1450×2960×1060\n配套拖拉机标定功率范围     kW             58.8～66.1\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min             540/720\n与配套拖拉机联接方式       /            三点快装悬挂\n结构型式                   /              圆梁、双轴\n工作幅宽                  mm                  2800\n搅浆最终传动方式           /              侧边、齿轮\n埋茬最终传动方式           /              侧边、链条\n搅浆刀型式                 /                    L型\n搅浆刀总安装数量          个                    70\n搅浆刀辊转速              r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径      mm                   180\n埋茬部件型式               /                    弹齿\n埋茬辊转速                r/min              277/390\n埋茬辊最大回转半径         mm                  175","T202022220128","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1661,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1JSM-320","工作幅宽:3.2m","型号名称                   /   1JSM-320型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     1450×3360×1060\n配套拖拉机标定功率范围     kW             66.1～73.5\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min             540/720\n与配套拖拉机联接方式       /            三点快装悬挂\n结构型式                   /              圆梁、双轴\n工作幅宽                  mm                  3200\n搅浆最终传动方式           /              侧边、齿轮\n埋茬最终传动方式           /              侧边、链条\n搅浆刀型式                 /                    L型\n搅浆刀总安装数量          个                    78\n搅浆刀辊转速              r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径      mm                   180\n埋茬部件型式               /                    弹齿\n埋茬辊转速                r/min              277/390\n埋茬辊最大回转半径         mm                  175","T202022220128","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1662,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","长春中大拖拉机制造有限公司","埋茬起浆机","1JSM-360","工作幅宽:3.6m","型号名称                   /   1JSM-360型埋茬起浆机\n整机外型尺寸（长×宽×高） mm     1450×3740×1060\n配套拖拉机标定功率范围     kW             73.5～88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速   r/min             540/720\n与配套拖拉机联接方式       /            三点快装悬挂\n结构型式                   /              圆梁、双轴\n工作幅宽                  mm                  3600\n搅浆最终传动方式           /              侧边、齿轮\n埋茬最终传动方式           /              侧边、链条\n搅浆刀型式                 /                    L型\n搅浆刀总安装数量          个                    90\n搅浆刀辊转速              r/min              277/390\n搅浆刀辊最大回转半径      mm                   180\n埋茬部件型式               /                    弹齿\n埋茬辊转速                r/min              277/390\n埋茬辊最大回转半径         mm                  175","T202022220127","2025-08-09","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1663,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-300","工作幅宽:3.0m","型号名称: 1JS-300型水田埋茬起浆机, 整机外形尺寸（长×宽×高）：3190×860×1060mm, 配套拖拉机标定功率范围：51.48～66.15/KW, 配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式; 框架式、单轴, 工作幅宽: 3000 mm, 搅浆最终传动方式: 侧边传动、齿轮传动, 埋茬最终传动方式/,搅浆刀型式: 弧形打浆刀, 搅浆刀总安装数量: 78把, 搅浆刀辊转速: 293 r/min, 搅浆刀辊最大回转半径: 170 mm, 埋茬部件型式/,埋茬辊转速r/min/,埋茬辊最大回转半径mm/,折叠机构型式/","T202032320391","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1664,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-320","工作幅宽:3.2m","型号名称: 1JS-320型水田埋茬起浆机, 整机外形尺寸（长×宽×高）：3390×860×1060 mm, 配套拖拉机标定功率范围：58.84～80.9/KW, 配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式; 框架式、单轴, 工作幅宽: 3200 mm, 搅浆最终传动方式: 侧边传动、齿轮传动, 埋茬最终传动方式/,搅浆刀型式: 弧形打浆刀, 搅浆刀总安装数量: 84把, 搅浆刀辊转速: 293 r/min, 搅浆刀辊最大回转半径: 170 mm, 埋茬部件型式/,埋茬辊转速r/min/,埋茬辊最大回转半径mm/,折叠机构型式/","T202032320391","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1665,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬打浆机","1JS-360","工作幅宽:3.6m","型号名称:1JS-360型水田埋茬起桨机，整机外形尺寸（长×宽×高）：3790*1050*1000mm，配套拖拉机标定功率范围：≥73.5/KW,配套拖拉机动力输出轴转速：720 r/min与拖拉机联接方式：三点悬挂，结构形式：框架式、单轴，工作幅宽：3600mm，搅桨最终传动方式：侧边传动，齿轮传动，埋茬最终传动方式：中间传动、齿轮传动，搅桨刀型式：II型（专用弯形及弧形打浆刀）搅桨刀总安装数量：94把， 搅浆刀辊转速:234、262、326、365r/min,搅桨刀最大回转半径：191mm，埋茬部件型式/,埋茬辊转速r/min/,埋茬辊最大回转半径mm/,折叠机构型式/","黑垦鉴2017070","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1666,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-400","工作幅宽:4.0m","型号名称: 1JS-400型水田埋茬起浆机, 整机外形尺寸（长×宽×高）：4330×950×1100mm, 配套拖拉机标定功率范围：73.55～88.26/KW, 配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式; 框架式、单轴, 工作幅宽: 4000 mm, 搅浆最终传动方式: 侧边传动、齿轮传动, 埋茬最终传动方式/,搅浆刀型式: 弧形打浆刀, 搅浆刀总安装数量: 104把, 搅浆刀辊转速: 270 r/min, 搅浆刀辊最大回转半径: 170 mm, 埋茬部件型式/,埋茬辊转速r/min/,埋茬辊最大回转半径mm/,折叠机构型式/","T202032320392","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1667,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬打浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","型号规格:1JSL-280,工作状态外形尺寸:2990*1050*1000mm,工作幅宽:2800mm,传动方式:中间齿轮、单侧边双排链条传动,刀片形式:Ⅱ型(专用弯形及弧形打浆刀),总安装刀数:72把,配套动力范围:≥40.4kw,刀辊转速:282r/min,与拖拉机联接方式:三点悬挂","黑垦鉴2017071","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1668,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JSM-280","工作幅宽:2.8m","型号名称: 1JSM-280型水田埋茬起浆机, 整机外形尺寸（长×宽×高）：3120×1400×1100mm, 配套拖拉机标定功率范围：58.84～80.9/KW, 配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式; 框架式、双轴, 工作幅宽: 2800 mm, 搅浆最终传动方式: 侧边传动、齿轮传动, 埋茬最终传动方式：侧边传动、链条传动/,搅浆刀型式: 弧形打浆刀, 搅浆刀总安装数量: 74把, 搅浆刀辊转速: 292r/min, 搅浆刀辊最大回转半径: 180 mm, 埋茬部件型式：压茬弹齿/,埋茬辊转速282r/min/,埋茬辊最大回转半径170mm/,折叠机构型式/","T202032320393","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1669,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JSM-320","工作幅宽:3.2m","型号名称: 1JSM-320型水田埋茬起浆机, 整机外形尺寸（长×宽×高）：3520×1400×1100mm, 配套拖拉机标定功率范围：62.51～102.9/KW, 配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式: 框架式、双轴, 工作幅宽: 3200 mm, 搅浆最终传动方式: 侧边传动、齿轮传动, 埋茬最终传动方式：侧边传动、链条传动/,搅浆刀型式: 弧形打浆刀, 搅浆刀总安装数量: 84把, 搅浆刀辊转速: 292r/min, 搅浆刀辊最大回转半径: 180 mm, 埋茬部件型式：压茬弹齿/,埋茬辊转速282r/min/,埋茬辊最大回转半径170mm/,折叠机构型式/","T202032320393","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1670,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JSM-360","工作幅宽:3.6m","型号名称: 1JSM-360型水田埋茬起浆机, 整机外形尺寸（长×宽×高）：3900×1400×1100mm, 配套拖拉机标定功率范围：69.87～102.9/KW, 配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式; 框架式、双轴, 工作幅宽: 3600 mm, 搅浆最终传动方式: 侧边传动、齿轮传动, 埋茬最终传动方式：侧边传动、链条传动/,搅浆刀型式: 弧形打浆刀, 搅浆刀总安装数量: 94把, 搅浆刀辊转速: 292r/min, 搅浆刀辊最大回转半径: 180 mm, 埋茬部件型式：压茬弹齿/,埋茬辊转速282r/min/,埋茬辊最大回转半径170mm/,折叠机构型式/","T202032320394","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1671,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬起浆机","1JSZ-500","工作幅宽:5.0m","型号名称：1JSZ-500型水田埋茬起浆机，整机外形尺寸（（长×宽×高）：5320×1190×1160mm，配套拖拉机标定功率范围：95.6～132.4KW,配套拖拉机动力输出轴转速：720 r/min，与拖拉机联接方式：三点悬挂，结构形式：圆梁式、单轴，工作幅宽：5000mm，搅浆最终传动方式：双侧边传动，齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量：128把， 搅浆刀辊转速:293r/min,搅浆刀最大回转半径：180mm，埋茬部件型式：拖板+弹齿,埋茬辊转速/r/min,埋茬辊最大回转半径/mm,折叠机构型式：液压折叠。","T202132320249","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1672,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬耕整机","1ZS-260","工作幅宽:2.6m","配套拖拉机标定功率范围：36.7-44.1kW，动力输出轴转速：540r/min，型号名称：1ZS-260型水田埋茬耕整机，结构形式：圆梁式，工作形态外形尺寸：980*3260*1030mm，作业速度范围：0.8-1.4m/s，工作幅宽：260cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：66把，刀轴连接形式：花键轴头连接，旋耕刀型号：专用水田旋耕刀，陷深装置形式：/。","鄂2019054","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1673,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬耕整机","1ZS-280","工作幅宽:2.8m","配套拖拉机标定功率范围：36.7-44.1kW，动力输出轴转速：540r/min，型号名称：1ZS-280型水田埋茬耕整机，结构形式：圆梁式，工作形态外形尺寸：980*3460*1030mm，作业速度范围：0.8-1.4m/s，工作幅宽：280cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：72把，刀轴连接形式：花键轴头连接，旋耕刀型号：专用水田旋耕刀，陷深装置形式：/。","鄂2019054","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1674,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬耕整机","1ZSD-320","工作幅宽:3.2m","配套拖拉机标定功率范围：51.4-66.2kW，动力输出轴转速：720r/min，型号名称：1ZSD-320型水田埋茬耕整机，结构形式：框架式，工作形态外形尺寸：1190*3870*1160mm，作业速度范围：0.8-1.4m/s，工作幅宽：320cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：293r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：80把，刀轴连接形式：接盘法兰，旋耕刀型号：专用水田旋耕刀，陷深装置形式：/，折叠装置形式：液压折叠。","鄂2019055","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1675,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬耕整机","1ZSD-400","工作幅宽:4.0m","配套拖拉机标定功率范围：51.4-66.2kW，动力输出轴转速：720r/min，型号名称：1ZSD-400型水田埋茬耕整机，结构形式：框架式，工作形态外形尺寸：1190*4670*1160mm，作业速度范围：0.8-1.4m/s，工作幅宽：400cm，耕深：8-16cm，变速箱档数：/，传动方式：侧边齿轮传动，刀辊设计转速：293r/min，刀辊最大回转半径：185mm，刀辊总安装刀数：104把，刀轴连接形式：接盘法兰，旋耕刀型号：专用水田旋耕刀，陷深装置形式：/，折叠装置形式：液压折叠。","鄂2019056","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1676,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","水田平地搅浆机","1JSL-280B","工作幅宽:2.8m","单轴，圆梁式；幅宽（mm）：2800；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2990×1050×950；配套动力（kW）：44.1-66.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760；搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：74；搅浆刀辊转速（r/min）：277/389；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：175；埋茬部件型式：弹齿式拖板；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034511","2025-12-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1677,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","水田平地搅浆机","1JSL-320B","工作幅宽:3.2m","单轴，圆梁式；幅宽（mm）：3200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3370×1050×950；配套动力（kW）：58.8-73.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760；搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：84；搅浆刀辊转速（r/min）：277/389；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：175；埋茬部件型式：弹齿式拖板；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034512","2025-12-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1678,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","九阳农机（常州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","工作幅宽:2.6m","整机外形尺寸（长*宽*高）mm2785*1050*1000  结构型式圆梁式、单轴 工作幅宽mm2600 传动方式侧边传动、链条传动","T202032320616","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1679,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","九阳农机（常州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","整机外形尺寸（长*宽*高）mm2985*1050*1000  结构型式圆梁式、单轴 工作幅宽mm2800 传动方式侧边传动、链条传动","T202032320617","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1680,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","九阳农机（常州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-320","工作幅宽:3.2m","整机外形尺寸（长*宽*高）mm3385*1050*1000  结构型式圆梁式、单轴  工作幅宽mm3200  传动方式侧边传动、链条传动","T202032320617","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1681,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","苏州久富农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","型号名称：1JS-260型埋茬起浆机；整机外形尺寸（长×宽×高）：955×2860×995（mm）；配套拖拉机标定功率范围：40.4～51.5（kW）；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：2600mm；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量：68把；搅浆刀辊转速：319r/min；搅浆刀辊最大回转半径：180mm；埋茬部件型式：拖板+弹齿。","T202132320143","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1682,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","苏州久富农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","型号名称：1JS-280型水田平地搅浆机；结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3540×955×995mm；工作幅宽：280cm；传动型式（侧边、中间）：单侧齿轮传动；总安装刀数：74把；刀片型式：专用弧形打浆刀；配套拖拉机标定功率：≥35kW；配套动力输出轴转速：550、750r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；","苏农机（2018）第（0576）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1683,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-260","工作幅宽:2.6m","型号名称：1JMS-260型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：800×2830×1080mm，配套拖拉机标定功率范围：36.7～44.1kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽：2600mm，搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：66把，搅浆刀辊转速：319r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：/","T202032320346","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1684,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-280","工作幅宽:2.8m","型号：1JMS-280型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：800×3020×1090mm，配套拖拉机标定功率范围：36.7～44.1kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽：2800mm，搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：72把，搅浆刀辊转速：319r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：/","T202032320347","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1685,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-280A","工作幅宽:2.8m","型号名称：1JMS-280A型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：880×3020×1080mm，配套拖拉机标定功率范围:66.1～88.2kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽：2800mm，搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：70把，搅浆刀辊转速：293r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：/","T202132320250","2026-09-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1686,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-300","工作幅宽:3.0m","型号名称：1JMS-300型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：800×3230×1080mm，配套拖拉机标定功率范围：44.1～51.4kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽：3000mm，搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：76把，搅浆刀辊转速：319r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：/","T202032320347","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1687,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-300A","工作幅宽:3.0m","型号名称：1JMS-300A型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：880×3220×1080mm，配套拖拉机标定功率范围:66.1～88.2kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽：3000mm，搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：76把，搅浆刀辊转速：293r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：/","T202132320250","2026-09-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1688,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城东申农业机械有限公司","水田埋茬（草）起浆机","1JMS-400","工作幅宽:4.0m","型号名称：1JMS-400型水田埋茬（草）起浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×4330×1160mm，配套拖拉机标定功率范围：73.5～110.2kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构型式：框架式、单轴，工作幅宽：4000mm，搅浆最终传动方式：双侧边传动、齿轮传动，埋茬最终传动方式：/，搅浆刀型式：S弧型打浆刀，搅浆刀总安装数量：96把，搅浆刀辊转速：293r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm，埋茬部件型式：弹齿，埋茬辊转速：/r/min，埋茬辊最大回转半径：/mm，折叠机构型式：液压折叠","T202132320252","2026-09-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1689,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-260","工作幅宽:2.6m","工作幅宽:2.6m；结构型式：圆梁式；传动方式：侧边链式；总安装刀数：68把；旋耕刀型号：T35；结构型式：圆梁式；工作状态外形尺寸：1180*2795*990mm；作业速度范围：0.52-1.12m/s；标定功率范围：35-44kW.","鄂2017087","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1690,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-280","工作幅宽:2.8m","工作幅宽:2.8m；结构型式：圆梁式；传动方式：侧边链式；总安装刀数：74把；旋耕刀型号：T35；结构型式：圆梁式；工作状态外形尺寸：1180*2995*990mm；作业速度范围：0.6-1.2m/s；标定功率范围：40-51kW.","鄂2017088","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1691,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMSL-300","工作幅宽:3.0m","工作幅宽:3.0m；结构型式：圆梁式；传动方式：侧边链式；总安装刀数：80把；旋耕刀型号：T35；结构型式：圆梁式；工作状态外形尺寸：1180*3195*990mm；作业速度范围：0.64-1.3m/s；标定功率范围：45-57kW.","鄂2017089","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1692,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-250","工作幅宽:2.5m","工作幅宽:2.5m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：62把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*2595*1010mm；标定功率范围：36.8-51.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320294","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1693,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","工作幅宽:2.6m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：68把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*2795*1010mm；标定功率范围：51.5-58.8kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320294","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1694,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","工作幅宽:2.8m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：74把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*2995*1010mm；标定功率范围：40.4-51.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320295","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1695,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-300","工作幅宽:3.0m","工作幅宽:3.0m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：78把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*3195*1010mm；标定功率范围：44.1-58.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320295","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1696,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","工作幅宽:3.2m","工作幅宽:3.2m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：84把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*3395*1010mm；标定功率范围：51.5-66.2kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320295","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1697,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-340","工作幅宽:3.4m","工作幅宽:3.4m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：84把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*3395*1010mm；标定功率范围：51.5-66.2kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320296","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1698,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-360","工作幅宽:3.6m","工作幅宽:3.6m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：92把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1040*3795*990mm；标定功率范围：73.5-88.2kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202132320297","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1699,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-400","工作幅宽:4.0m","工作幅宽:4.0m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：双侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：102把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1100*4400*1200mm；标定功率范围：69.8-88.2kW、埋茬部件型式：压草弹齿、折叠机械型式：液压折叠。","T202132320298","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1700,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-500","工作幅宽:5.0m","工作幅宽:5.0m；结构型式：圆梁式、单轴；传动方式：双侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：134把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1100*5400*1200mm；标定功率范围：88.2-110.3kW、埋茬部件型式：压草弹齿、折叠机械型式：液压折叠。","T202132320299","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1701,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","可变速水田埋茬打浆机","1JSLB-320","工作幅宽:3.2m","工作幅宽:3.2m；结构型式：圆梁式；传动方式：侧边传动；总安装刀数：82把；旋耕刀型号：T35；结构型式：圆梁式；工作状态外形尺寸：1179*3395*990mm；标定功率范围：61.9-75.1kW.","黑垦鉴2019039(续）","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1702,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","可变速水田埋茬打浆机","1JSLB-360","工作幅宽:3.6m","工作幅宽:3.6m；结构型式：圆梁式；传动方式：侧边传动；总安装刀数：92把；旋耕刀型号：T35；结构型式：圆梁式；工作状态外形尺寸：1179*3795*990mm；标定功率范围：61.9-75.1kW.","黑垦鉴2019040(续）","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1703,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","型号名称：1JS-260型水田平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：900x2790x1000；配套拖拉机标定功率范围（k W）：44.1-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽（mm）：2600；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：68；搅浆刀辊转速（r/min）：340/450；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：200。","T202032320321","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1704,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","型号名称：1JS-280型水田平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：900x2990x1000；配套拖拉机标定功率范围（k W）：51.5-80.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽（mm）：2800；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：74；搅浆刀辊转速（r/min）：340/450；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：200。","T202032320322","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1705,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-300","工作幅宽:3m","型号名称：1JS-300型水田平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：900x3190x1000；配套拖拉机标定功率范围（k W）：58.8-88.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽（mm）：3000；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：80；搅浆刀辊转速（r/min）：340/450；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：200。","T202032320322","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1706,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-360","工作幅宽:3.6m","型号名称：1JS-360型水田平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：1000x3740x960；配套拖拉机标定功率范围（k W）：66.2-88.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽（mm）：3600；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：92；搅浆刀辊转速（r/min）：270/360；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：215。","T202032320323","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1707,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-400","工作幅宽:4m","型号名称：1JS-400型水田平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：1000x4200x1200；配套拖拉机标定功率范围（k W）：66.2-110；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽（mm）：4000；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：定制弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：64；搅浆刀辊转速（r/min）：305/405；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：170；折叠机构型式：液压式。","T202032320324","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1708,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田双轴埋茬（草）平地搅浆机","1JSM-280","工作幅宽:2.8m","型号名称：1JSM-280型水田双轴埋茬（草）平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：1260x3030x940；配套拖拉机标定功率范围（k W）：55.2-88.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、双轴；工作幅宽（mm）：2800；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；埋茬最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：74；搅浆刀辊转速（r/min）：258/345；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：200；埋茬部件型式：弹齿轴；埋茬辊转速（r/min）：265/354；埋茬辊最大回转半径（mm）：190。","T202032320325","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1709,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田双轴埋茬（草）平地搅浆机","1JSM-320","工作幅宽:3.2m","型号名称：1JSM-320型水田双轴埋茬（草）平地搅浆机；整机外形尺寸 （长×宽×高）mm：1260x3430x940；配套拖拉机标定功率范围（k W）：66.2-88.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、双轴；工作幅宽（mm）：3200；搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；埋茬最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装数量（把）：86；搅浆刀辊转速（r/min）：258/345；搅浆刀辊最大回转半径（mm）：200；埋茬部件型式：弹齿轴；埋茬辊转速（r/min）：265/354；埋茬辊最大回转半径（mm）：190。","T202032320325","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1710,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","扬州市井田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","工作幅宽:3.2m","结构型式：圆梁式。工作状态外形尺寸（mm）:940*3450*1160。工作幅宽（cm）:320。配套拖拉机标定功率（kW）：58.8-80.8。配套动力输出轴转速（r/min）:540、720。与拖拉机联接方式：快速三点悬挂。","T202032320278","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1711,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","扬州市井田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","工作幅宽:2.6m","结构型式：圆梁式。工作状态外形尺寸（mm）:1065*2845*952。工作幅宽（cm）:260。配套拖拉机标定功率（kW）：40.4-58.8。配套动力输出轴转速（r/min）:540、720。与拖拉机联接方式：快速三点悬挂。","苏农机（2018）第（0223）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1712,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","扬州市井田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","结构型式：圆梁式。工作状态外形尺寸（mm）:1065*3045*952。工作幅宽（cm）:280。配套拖拉机标定功率（kW）：51.5-66.2。配套动力输出轴转速（r/min）:540、720。与拖拉机联接方式：快速三点悬挂。","苏农机（2018）第（0224）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1713,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","扬州市井田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-300","工作幅宽:3m","结构型式：圆梁式。工作状态外形尺寸（mm）:940*3200*1100。工作幅宽（cm）:300。配套拖拉机标定功率（kW）：58.8-73.5。配套动力输出轴转速（r/min）:540、720。与拖拉机联接方式：快速三点悬挂。","T202032320277","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1714,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BMF-6","播种行数:6行:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1860*1720*1100  整机质量（kg）： 275  \n配套动力（kw）： 18.4-22  行距（cm）： 28  \n工作宽幅（cm）： 168  排种器（形式/数量）： 外槽轮/6个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮/6个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32","T202013130399","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1715,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-6","播种行数:6行:是 ","结构型式：机械式,悬挂式；配套动力范围：15～20kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×1520×1190mm；工作幅宽：132cm；行距：22cm；工作行数：6行；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：6个；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量：6个；种/肥箱容积：65/65L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：辊轮式","T202113130289","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1716,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-6B","播种行数:6行:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：132cm；工作行数：6行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：6个；种/肥箱容积：65/35L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚轮式","T202114140035","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1717,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","菏泽新亚机械设备有限公司","小麦播种机","2BF-6","播种行数:6行:是 ","播种行数：6行；播种形式：条播机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围（KW）：13.2~18.3；整机外形尺寸（长×宽×高）：1122mm×1630mm×1020mm；作业速度范围（m/s）：0.7~1.3；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~0.7；工作幅宽（cm）：90~156；行距（cm）：15~26；工作行数（行）：6；排种器型式：外槽轮式；非金属材料；排种器数量（个）：12；排肥器型式：外槽轮式；非金属材料；排肥器数量（个）：3；排种开沟器型式：燕尾铲式；排种开沟器数量（个）：6；排种开沟器深度调节范围（mm）：30~50；排肥开沟器型式：燕尾铲式；排肥开沟器数量（个）：3；排肥开沟器深度调节范围（mm）：30~50；种/肥箱容积（L）：80/100；排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：地轮+链条；地轮型式：平面钢轮；地轮直径（mm）：Φ340；镇压器型式：地轮。","T202134340297","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1718,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-6","播种行数:6行:是 ","外形尺寸（mm）：1940*1480*1163;行距（mm）:220;工作行数：6；工作幅宽（m）：1.32;种/肥箱容积（L）：76/76;传动机构：轴传动+链传动；地轮：滚笼","冀2018T—195","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1719,"种植施肥机械","播种机械","条播机","6行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-6","播种行数:6行:是 ","外形尺寸（mm）:1675*1670*1140；行距（mm）:270;工作行数：6；工作幅宽（m）1.62;种/肥箱容积：100/100;传动机构：轴传动+链传动；地轮：滚笼","冀2018T—193","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1720,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","安徽玖舜农业机械有限公司","小麦播种机","2BF-11","播种行数:11行","型号名称：2BF-11型小麦播种机； 结构形式：机械式、悬挂式； 配套动力范围：25.7-36.8kW;  整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×2080×1250mm； 作业速度范围：0.4-0.8 m/s； 作业小时生产率：0.2-0.4 hm2/h； 工作幅宽：165 cm； 行距：15cm； 工作行数：11行； 排种器型式：槽轮式、非金属材料； 排种器数量：11个； 排肥器型式：槽轮式、非金属材料； 排肥器数量：5个； 排种开沟器型式：锄铲式； 排种开沟器数量：11个； 排种开沟器深度调节范围：0-150mm；排肥开沟器型式：/； 排肥开沟器数量：/； 排肥开沟器深度调节范国：0-150mm；种/肥箱容积: 120/100L； 排量调节方式：手柄+齿轮； 播种部分传动方式: 地轮+传动轴； 地轮型式：滚笼式； 地轮直径:φ380mm； 地轮高度调节范围：0-80mm； 风机型式：/； 覆士器型式：覆土板； 镇压器型式：滚笼式；","T202134340242","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1721,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-9","播种行数:9行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1820*1720*1100  整机质量（kg）： 270  \n配套动力（kw）： 14.7-18.4  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 135  排种器（形式/数量）： 外槽轮/9个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮/9个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32","T202013130398","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1722,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-7","播种行数:7行","型号名称：2BXF-7型小麦施肥播种机 结构型式：机械式；悬挂式 配套动力范围（kW）：14.7～29.4 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2190×1600×1150 作业速度范围（m/s）：2.2～3.0 作业小时生产率 （hm2/h）：0.5～0.7 工作幅宽（cm）：133 行距（cm）：19 工作行数（行）：7 排种器型式：外槽轮式（非金属材料） 排种器数量（个）：7 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量（个）：4 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量（个）：7 排种开沟器深度调节范围（mm）：5～20 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量（个）：4 排肥开沟器深度调节范围（mm）：30～50 种/肥箱容积（L）：90/90 排量调节方式：种：挡位+螺纹调节/肥：螺纹调节 播种部分传动方式：轴传动 地轮型式：滚笼式 地轮直径（mm）：330 地轮高度调节范围（mm）：20～60 覆土器型式 ：刮板式 镇压器型式 ：滚笼式","T202141410005","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1723,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","型号名称：2BXF-9型小麦施肥播种机 结构型式：机械式；悬挂式 配套动力范围（kW）：29.5～44.1 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2190×2060×1150 作业速度范围（m/s）：2.2～3.0 作业小时生产率 （hm2/h）：0.6～0.9 工作幅宽（cm）：180 行距（cm）：20 工作行数（行）：9 排种器型式：外槽轮式（非金属材料） 排种器数量（个）：9 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量（个）：5 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量（个）：9 排种开沟器深度调节范围（mm）：5～20 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量（个）：5 排肥开沟器深度调节范围（mm）：30～50 种/肥箱容积（L）：120/120 排量调节方式：种：挡位+螺纹调节/肥：螺纹调节 播种部分传动方式：轴传动 地轮型式：滚笼式 地轮直径（mm）：330 地轮高度调节范围（mm）：20～60 覆土器型式 ：刮板式 镇压器型式 ：滚笼式","T202141410037","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1724,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北迪科德农业机械有限公司","播种机","2BF-9Y","播种行数:9行","型号名称 / 2BF-9Y型播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 14.7-18.4 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1660×1840×1150 ;\n作业速度范围 m/s 1.67-2.22 ;\n作业小时生产率 hm2/h 0.71-0.95 ;\n工作幅宽 cm 148.5 ;\n行距 cm 16.5 ;\n工作行数 行 9 ;\n排种器型式 / 槽轮式、非金属材料 ;\n排种器数量 个 9 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 9 ;\n排种开沟器型式 / 双圆盘 ;\n排种开沟器数量 个 9 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 双圆盘 ;\n排肥开沟器数量 个 9 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 92/26 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动+链传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm Φ385 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 刮土板 ;","鄂2020127","2025-09-29","18.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1725,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北华硕农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","结构型式：机械式，悬挂式;配套动力范围kW：15～20;整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2080×1750×1140;作业速度范围(m/s)：0.57～1.39;作业小时生产率(h㎡/h)：0.45;工作幅宽(cm)：135;行距(cm)：15;工作行数：9;排种器型式：外槽轮式/非金属材料;排种器数量个：9;排肥器型式：外槽轮式/非金属材料;排肥器数量个：5;排种开沟器型式：双圆盘;排种开沟器数量个：9;排肥开沟器型式：双圆盘;排肥开沟器数量个：5;种/肥箱容积(L)：种：170/肥：170;排量调节方式：种：挡位调节 肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：轴+齿轮;地轮型式：滚笼;地轮直径(mm)：380;地轮高度调节范围(mm)：0～130;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：辊式","T201913130136","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1726,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-9","播种行数:9行","工作行数：9行；工作幅宽：171cm；排种器型式：滚齿式、非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；排肥开沟器型式：双圆盘式","T201913130145","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1727,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-9B","播种行数:9行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：144cm；工作行数：9行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：9个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：9个；种/肥箱容积：99/45L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚轮式；覆土器型式：滚笼式；镇压器型式：滚轮式","T202114140038","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1728,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-9","播种行数:9行","结构型式：机械式,悬挂式；配套动力范围：15～20kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×1900×1190mm；工作幅宽：144cm；行距：16cm；工作行数：9行；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：9个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：9个；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量：9个；种/肥箱容积：75/75L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：辊轮式","T202113130290","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1729,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-9B","播种行数:9行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：144cm；工作行数：9行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：9个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：9个；种/肥箱容积：99/45L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚轮式","T202114140036","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1730,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北神禾农业机械有限公司","播种机","2BF-9C","播种行数:9行","型号名称 / 2BF-9C型播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 14.7-18.3 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1650×1750×1190 ;\n作业速度范围 m/s 1.67-2.22 ;\n作业小时生产率 hm2/h 0.69-0.92 ;\n工作幅宽 cm 144 ;\n行距 cm 16 ;\n工作行数 行 9; \n排种器型式 / 槽轮式、非金属材料 ;\n排种器数量 个 9 ;\n排肥器型式 / 槽轮式、 ;\n排肥器数量 个 9 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 9 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 9 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 97/25 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动+链传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm Φ385 ;\n地轮高度调节范围 mm 0~50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 刮土板 ;","鄂2020129","2025-09-29","18.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1731,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-10","播种行数:10行","型号名称 / 2BXF-10小麦播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 15-18 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1950×1980×1180 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-3.3 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 1-2 ;\n工作幅宽 cm 170 ;\n行距 cm 17 ;\n工作行数 行 10 ;\n排种器型式 / 槽轮式；非金属材料 ;\n排种器数量 个 10 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 10 ;\n排种开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排种开沟器数量 个 10 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排肥开沟器数量 个 10（与排种共用）; \n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 82-93 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 辊式 ;","T201913130287","2024-12-30","18","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1732,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-8","播种行数:8行","型号名称 / 2BXF-8小麦播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 11-15 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1950×1480×1180 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-3.3 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 0.7-1.4 ;\n工作幅宽 cm 116 ;\n行距 cm 14.5 ;\n工作行数 行 8 ;\n排种器型式 / 槽轮式；非金属材料 ;\n排种器数量 个 8 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 8 ;\n排种开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排种开沟器数量 个 8 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排肥开沟器数量 个 8（与排种共用） ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 59/67 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 辊式 ;","T201913130287","2024-12-30","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1733,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXFT-7","播种行数:7行","型号名称 / 2BXFT-7小麦播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 15-22 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1680×1770×1200 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-3.3 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 0.9-1.8 ;\n工作幅宽 cm 154 ;\n行距 cm 22 ;\n工作行数 行 7 ;\n排种器型式 / 槽轮式；非金属材料 ;\n排种器数量 个 7 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 7 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 7 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 7(与排种共用) ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 73/83 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 刮土板(与覆土器共用) ;","T201913130288","2024-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1734,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","菏泽新亚机械设备有限公司","小麦宽幅播种机","2BF-9","播种行数:9行","播种行数：9行；结构型式：三点悬挂；配套动力范围(KW)：36.1-66.1；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1450mm×2330mm×1045mm；作业速度范围(km/h)：6.1-8.3；作业小时生产率(hm²/h)：1.1-1.5；行距(mm)：200；工作幅宽(mm)：1800；排种/肥器型式：外槽轮式；排种/肥器数量(个)：18/4；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积(L)：115/115；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：地轮+链条；开沟器型式：尖铲式；开沟器数量(个)：13；开沟器深度调节范围(mm)：30-50；地轮型式：橡胶轮；地轮直径(mm)：Φ350；镇压器型式：地轮。","2018TJ363","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1735,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","小麦播种机","2B-9","播种行数:9行","型号规格：2B-9型小麦播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围（KW):36.8～73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1640×2070×1100mm；作业速度范围：2～5km/h;\n作业小时生产率：0.40～0.53hm²/h;行距：190mm；工作行数：9行；工作幅宽：1.71m；排种/肥器型式：外槽轮式；数量：9/5个；驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：110/110L；排量调节方式：手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器型式：锄铲式；数量：14个；深度调节范围：30～80mm；地轮型式：滚笼式；直径：Φ380mm；高度调节范围：0～50mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚笼式。","2019TJ491","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1736,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","小麦施肥播种机","2BF-7","播种行数:7行","型号名称：2BF-7型小麦施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：14.7～22kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1840×1130mm；作业速度范围：0.3～0.5m/s;作业小时生产率：0.15～0.22hm²/h;工作幅宽：154cm；行距：22cm；工作行数：7行；排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量：7个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：7个；排种开沟器深度调节范围：30～50mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：30～50mm;种/肥箱容积：70/70L；排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：地轮+传动轴+齿轮；地轮型式：滚笼式；地轮直径：Φ350mm;地轮高度调节范围：0～30mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚笼式。","T202034082","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1737,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","庆阳市庆利机械有限公司","播种机","2BF-9","播种行数:9行","型号名称：2BF-9型播种机；结构型式：机械式/悬挂式；配套动力范围：14.7kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：650×1780×900mm；作业速度范围：1.0～1.25m/s；作业小时生产率：0.42hm2/h；工作幅宽：135cm；行距:15cm；工作行数:9行；排种器型式：外槽轮式/金属材料。","T201962620107","2024-11-18","","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1738,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-7","播种行数:7行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm\t：1670×1760×1270；工作幅宽\tcm：144；行距cm：22；工作行数行：7；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量\t个：7；排肥器型式：槽轮式、非金属材料；排肥器数量个：7；排种开沟器型式：铲式；排种开沟器数量个：7；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量个：12；种/肥箱容积L：64/64；排量调节方式：种：档位+螺纹 肥：螺纹；播种部分传动方式：轴传动；地轮型式：滚笼式；地轮直径\tmm：Φ370；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：刮板式","鄂2020480","2025-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1739,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","2BXF-9小麦施肥播种机，机械式、悬挂式结构型式，13.2～29.4kW配套动力，整机外形尺寸（长×宽×高）：1930×1850×1180mm，1.1～1.7m/s作业速度范围，0.5～0.7hm2/h作业小时生产率，工作幅宽135cm，行距15cm，工作行数9行，9个槽轮式（非金属材料）排肥器，9个槽轮式（非金属材料）排种器，9个双圆盘式排种开沟器，9个双圆盘式排肥开沟器，20～50mm排肥/种开沟器深度调节范围，种/肥箱容积75/75L，排量调节方式：种：档位+螺纹 肥：螺纹，播种部分传动方式：轴+链条传动，310mm直径滚笼式地轮，0～50mm地轮高度调节范围,刮板式覆土器，轮式镇压器。","T201913130262","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1740,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市合发农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-7","播种行数:7行","配套动力范围：13.2～18.4kw，结构形式：机械式、悬挂式，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1670×1685×1165㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.4～0.5h㎡/h，行距：21cm，工作行数：7行，工作幅宽：147cm，排种器形式：槽轮式，排种器数量：7个，排肥器形式：槽轮式，排肥器个数：7个，种肥箱容积：65/85L，排量调节方式：排种：档位+手动螺旋、排肥：手动螺旋，播种部分传动方式：轴传动+变速箱，排种、排肥开沟器型式：靴脚式，排种、排肥开沟器数量：排种7个排肥7个，排种、排肥开沟器深度调节范围：20～50㎜，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：刮板","T201913130192","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1741,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市合乐农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9A","播种行数:9行","型号名称：2BXF-9A小麦施肥播种机；结构型式：悬挂式,机械式；配套动力范围：14.7-29.4kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2150×1750×1112mm;作业速度范围:1.11-1.67m/s;作业小时生产率:0.54～0.81h㎡/h；工作幅宽:135cm;行距：15cm；工作行数：9行；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：9个；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：5个；种/肥箱容积：130/130L;排量调节方式:排种：档位调节+螺旋手柄；排肥：螺旋手柄;播种部分传动方式:轴传动+链条传动；地轮型式：滚笼；地轮直径：360mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶辊","T201913130195","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1742,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市合义农具有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","配套动力范围：13.2～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1810×1780×1120㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.5～0.6h㎡/h，行距：16cm，工作行数：9行，工作幅宽：144cm，排种器形式：外槽轮式，排种器数量：9个，排肥器形式：外槽轮式，排肥器个数：9个，种肥箱容积：种：90/肥：90L，排量调节方式：手动螺旋+变速箱，播种部分传动方式：轴传动+链传动，排种、排肥开沟器型式：双圆盘，排种、排肥开沟器数量：排种9个排肥9个，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～70㎜，覆土器形式：刮板，镇压器形式：橡胶辊","T201913130187","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1743,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市喜神农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-7","播种行数:7行","配套动力范围：13.2～18.4kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1900×1850×1180㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.4～0.5h㎡/h，行距：22cm，工作行数：7行，工作幅宽：154cm，排种器形式：外槽轮式、非金属材料，排种器数量：7个，排肥器形式：外槽轮式，排肥器个数：7个，种肥箱容积：种：65/肥：85L，排量调节方式：种：螺旋手柄+齿轮变速箱、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：齿轮传动+轴传动，排种、排肥开沟器型式：靴脚式，排种、排肥开沟器数量：排种7个排肥7个（与排种共用），排种、排肥开沟器深度调节范围：20～50㎜，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：刮板，镇压器形式：橡胶轮","T201913130146","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1744,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-8","播种行数:8行","外形尺寸：1670*1900*1145；行距：230mm;工作行数：8行；工作幅宽1.84m;排种器：外槽轮；排肥器：外槽轮；传动机构形式：轴传动+链传动；开沟器形式：铲式；地轮：滚笼","冀2018T—196","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1745,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","外形尺寸(mm）:1947*1895*1160；行距(mm)：190；工作行数：9；工作幅宽（mm）:1710；种/肥箱容积（L）100/100;传动机构：轴传动+链传动；地轮：滚笼；","冀2018T—196","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1746,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-8","播种行数:8行","外形尺寸（mm）：1670*1900*1154；行距（mm）230;工作行数：8；工作幅宽（m）:1.84;种/肥箱容积（L）:110/110;传动机构：轴传动+链传动；地轮：滚笼","冀2018T—192","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1747,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物（小麦）施肥播种机","2BXF-7","播种行数:7行","型号名称：2BXF-7谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：14.7-22.1，整机外形尺寸（MM）：1650*1820*1200，作业速度范围（M/S）:0.8-1.9,作业小时生产率（HM2/H）:0.4-0.5，工作幅宽（CM）：140，工作行数：7，排种器型式：外槽轮式，排种器数量：7，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量：7，排种开沟器深度调节范围（MM）：0-60，排肥开沟器型式：双圆盘式，排肥开沟器数量：4，排肥开沟器深度调节范围（MM）：0-50，种/肥箱容积（L）：65/85，排量调节方式：种：螺旋手柄+挡位调节、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202013130449","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1748,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物（小麦）施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","型号名称：2BXF-9谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：14.7-29.4，整机外形尺寸（MM）：1650*2030*1200，作业速度范围（M/S）:0.8-1.9,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-0.8，工作幅宽（CM）：180，行距（CM）：20，工作行数：9，排种器型式：外槽轮式，排种器数量：9，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量：9，排种开沟器深度调节范围（MM）：0-50，排肥开沟器型式：双圆盘式，排肥开沟器数量：5，排肥开沟器深度调节范围（MM）：0-60，种/肥箱容积（L）：80/105，排量调节方式：种：螺旋手柄+挡位调节、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202013130447","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1749,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物（小麦）施肥播种机","2BXFT-8","播种行数:8行","型号名称：2BXFT-8谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：14.7-22.1，整机外形尺寸（MM）：1650*1820*1200，作业速度范围（M/S）:0.8-1.9,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-0.8，工作幅宽（CM）：160，行距（CM）：20，工作行数：8，排种器型式：外槽轮式，排种器数量：8，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器数量：8，排种开沟器深度调节范围（MM）：0-110，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：4，排肥开沟器深度调节范围（MM）：0-110，种/肥箱容积（L）：65/85，排量调节方式：种：螺旋手柄+挡位调节、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202013130448","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1750,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物（小麦）施肥播种机","2BXFT-9","播种行数:9行","型号名称：2BXFT-9谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：14.7-29.4，整机外形尺寸（MM）：1650*2030*1200，作业速度范围（M/S）:0.8-1.9,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-0.8，工作幅宽（CM）：180，行距（CM）：20，工作行数：9，排种器型式：外槽轮式，排种器数量：9，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器数量：9，排种开沟器深度调节范围（MM）：0-110，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：5，排肥开沟器深度调节范围（MM）：0-110，种/肥箱容积（L）：80/105，排量调节方式：种：螺旋手柄+挡位调节、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202013130448","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1751,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","山东大华机械有限公司","小麦宽苗带施肥精量播种机","2BFJ-9/5","播种行数:9行","结构型式：机械式、悬挂式；工作行数：9行；排种器型式：外槽轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2670×3070×1300mm；工作幅宽：2430mm;传动机构型式：链传动；排种器数量:9个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；开沟器型式：双圆盘式/锄铲式；开沟器数量：9∕5个；种箱容积：130L;肥箱容积:155L；地轮型式：圆管辐盘式；覆土器型式：刮板；镇压器型式：圆管辐盘+刮板","鲁T2017123","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1752,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","施肥播种机","2BMJ-7/4","播种行数:7行","型号名称：2BMJ-7/4型施肥播种机 结构型式：悬挂式 配套动力范围kW：11.0～18.3 整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1510×1660×1100 作业速度范围m/s：0.5～1.4 作业小时生产率hm2/h：0.25～0.67 工作幅宽cm：140 行距㎝：20 工作行数：7行 排种器型式：外槽轮式、金属材料 排种器数量：7个 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量：4个 排种开沟器型式：锄铲式 排种开沟器数量：7个 排种开沟器深度调节范围mm：40～100 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量：4个 排肥开沟器深度调节范国㎜：40～100 种/肥箱容积L：74/74 排量调节方式：手柄调节 播种部分传动方式：链条传动 地轮型式：钢轮 地轮直径mm：Φ600 覆士器型式：圆管耙齿 镇压器型式：圆管耙齿","T202034155","2025-06-04","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1753,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","台前县金园农业机械有限公司","大豆/小麦播种机","2BDXF-7","播种行数:7行","结构型式 / 机械式；悬挂式 配套动力范围 kW 13.3～26.3 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1460×1700×1060 作业速度范围 m/s 0.8～1.4 作业小时生产率 hm２/h 0.3～0.4 工作幅宽 cm 105～140 行距 cm 15～20 工作行数 行 7 排种器型式 / 外槽轮、窝眼轮组合式（非金属材料） 排种器数量 个 7 排肥器型式 / 外槽轮式 排肥器数量 个 3","T202141410038","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1754,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","台前县金园农业机械有限公司","大豆/小麦播种机","2BDXF-9","播种行数:9行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：13.3～26.3kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1460×2060×1060mm；作业速度范围：0.8～1.4m/s；作业小时生产率：0.3～0.4hm２/h；工作幅宽：135～180cm；行距：15～20cm；工作行数：9行；排种器型式：外槽轮、窝眼轮组合式（非金属材料）；排种器数量：9个；","T202141410039","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1755,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","唐河县大华机械设备有限公司","条播机","2BXF-10","播种行数:10行","结构型式:机械式;悬挂式;整机外形尺寸（长×宽×高）：1760×2440×1170mm，工作幅宽:210cm;行距:21cm;工作行数:10行;排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量:10个;排肥器型式：槽轮式；非金属材料；排肥器数量:5个;排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：10个；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：5个；排量调节方式:挡位调节+侧边螺纹调节;播种部分传动方式:地轮+万向节;地轮型式:笼式镇压辊;地轮直径:Φ375mm;镇压器型式:笼式镇压辊.","鄂2019308","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1756,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7—11行条播机","唐河县大华机械设备有限公司","条播机","2BXF-8","播种行数:8行","结构型式:机械式;悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1760×2240×1170mm;工作幅宽:168cm;行距:21cm;工作行数:8行;排种器型式:槽轮式；非金属材料；排种器数量：8个；排肥器型式:槽轮式；非金属材料；排肥器数量：4个；排种开沟器型式： 锄铲式；排种开沟器数量：8个；排肥开沟器型式： 锄铲式；排肥开沟器数量：4个；排量调节方式:挡位调节+侧边螺纹调节;播种部分传动方式:地轮+万向节;地轮型式:笼式镇压辊;地轮直径:Φ375mm;镇压器型式:笼式镇压辊.","鄂2019308","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1757,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","安徽玖舜农业机械有限公司","小麦播种机","2BF-13","播种行数:13行","型号名称：2BF-13型小麦播种机； 结构形式：机械式、悬挂式； 配套动力范围：36.8-58.8kW； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×2380×1250mm； 作业速度范围:0.4-0.8 m/s； 作业小时生产率:0.2-0.4 hm2/h； 工作幅宽:208 cm； 行距：16cm； 工作行数：13行； 排种器型式：槽轮式、非金属材料； 排种器数量：13个； 排肥器型式：槽轮式、非金属材料； 排肥器数量:6个； 排种开沟器型式：锄铲式； 排种开沟器数量：13个； 排种开沟器深度调节范围：0-150mm；排肥开沟器型式：/； 排肥开沟器数量：/； 排肥开沟器深度调节范国：0-150mm；种/肥箱容积: 135/115L； 排量调节方式:手柄+齿轮； 播种部分传动方式: 地轮+传动轴； 地轮型式:滚笼式； 地轮直径:φ380mm； 地轮高度调节范围:0-80mm； 风机型式:/； 覆士器型式:覆土板； 镇压器型式：滚笼式；","T202134340243","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1758,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","安徽玖舜农业机械有限公司","小麦播种机","2BF-15","播种行数:15行","型号名称：2BF-15型小麦播种机； 结构形式：机械式、悬挂式； 配套动力范围：51.5-73.5kW； 整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×2800×1250mm； 作业速度范围:0.4-0.8 m/s； 作业小时生产率:0.2-0.4 hm2/h； 工作幅宽:240 cm; 行距：16cm； 工作行数：15行； 排种器型式：槽轮式、非金属材料； 排种器数量：15个； 排肥器型式：槽轮式、非金属材料； 排肥器数量:7个； 排种开沟器型式：锄铲式； 排种开沟器数量：15个； 排种开沟器深度调节范围：0-150mm；排肥开沟器型式：/； 排肥开沟器数量：/； 排肥开沟器深度调节范国：0-150mm；种/肥箱容积: 160/130L； 排量调节方式:手柄+齿轮； 播种部分传动方式: 地轮+传动轴； 地轮型式:滚笼式； 地轮直径:φ380mm； 地轮高度调节范围:0-80mm； 风机型式:/； 覆士器型式:覆土板； 镇压器型式:滚笼式；","T202134340243","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1759,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-12","播种行数:12行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1880*2020*1100  整机质量（kg）： 325  \n配套动力（kw）： 18.4-25.7  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 180  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/12个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/12个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32","T202013130395","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1760,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-14","播种行数:14行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1880*2340*1100  整机质量（kg）： 390  \n配套动力（kw）： 25.7-36.8  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 210  排种器（形式/数量）： 外槽轮/14个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮/14个  传动机构形式： 链条齿轮传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）： 滚笼/32cm","冀2017T—106（续）","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1761,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-16","播种行数:16行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1970*2620*1115  整机质量（kg）： 430  \n配套动力（kw）： 36.8-51.5  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 240  排种器（形式/数量）： 外槽式/16个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽式/16个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘  地轮（形式/直径）： 滚笼/32cm","T202013130397","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1762,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","型号名称：2BXF-12型小麦施肥播种机 结构型式：机械式；悬挂式 配套动力范围（kW）：40.4～73.5 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2250×2520×1150 作业速度范围（m/s）：2.2～3.0 作业小时生产率 （hm2/h）：0.9～1.2 工作幅宽（cm）：222 行距（cm）：18.5 工作行数（行）：12 排种器型式：外槽轮式（非金属材料） 排种器数量（个）：12 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量（个）：6 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量（个）：12 排种开沟器深度调节范围（mm）：5～20 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量（个）：6 排肥开沟器深度调节范围（mm）：30～50 种/肥箱容积（L）：150/150 排量调节方式：种：挡位+螺纹调节/肥：螺纹调节 播种部分传动方式：轴传动 地轮型式：滚笼式 地轮直径（mm）：330 地轮高度调节范围（mm）：20～60 覆土器型式 ：刮板式 镇压器型式 ：滚笼式","T202141410037","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1763,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","型号名称：2BXF-14型小麦施肥播种机 结构型式：机械式；悬挂式 配套动力范围（kW）：66.2～110.3 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2250×2730×1150 作业速度范围（m/s）：2.2～3.0 作业小时生产率 （hm2/h）：1.5～2.2 工作幅宽（cm）：245 行距（cm）：17.5 工作行数（行）：14 排种器型式：外槽轮式（非金属材料） 排种器数量（个）：14 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量（个）：7 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量（个）：14 排种开沟器深度调节范围（mm）：5～20 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量（个）：7 排肥开沟器深度调节范围（mm）：30～50 种/肥箱容积（L）：165/165 排量调节方式：种：挡位+螺纹调节/肥：螺纹调节 播种部分传动方式：轴传动 地轮型式：滚笼式 地轮直径（mm）：330 地轮高度调节范围（mm）：20～60 覆土器型式 ：刮板式 镇压器型式 ：滚笼式","T202141410004","2026-03-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1764,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北迪科德农业机械有限公司","播种机","2BF-12Y","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×2140×1150；工作幅宽cm：\t180；行距cm：15；工作行数\t行：12；排种器型式：槽轮式(非金属材料）；排种器数量个：12；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量个：12；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量个：12；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量个：12；覆土器型式：刮土板；镇压器型式：刮土板。","鄂2020127","2025-09-29","29.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1765,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北迪科德农业机械有限公司","播种机","2BF-12YC","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1920×2410×1150；工作幅宽cm\t：204；行距cm：17；工作行数\t行：12；排种器型式：槽轮式(非金属材料）；排种器数量个：12；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量个：6；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量个：12；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量个：6；覆土器型式：刮土板；镇压器型式：刮土板。","鄂2020128","2025-09-29","36.7","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1766,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-12A","播种行数:12行","工作行数：12行；工作幅宽：192cm；排种器型式：滚齿式、非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；排肥开沟器型式：双圆盘式","T201913130145","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1767,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-12B","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：192cm；工作行数：12行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：12个；种/肥箱容积：117/35×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚轮式；覆土器型式：滚笼式；镇压器型式：滚轮式","T202114140038","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1768,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-14","播种行数:14行","工作行数：14行；工作幅宽：210cm；排种器型式：滚齿式、非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；排种开沟器型式：双圆盘式","T201913130144","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1769,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-14B","播种行数:14行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：210cm；工作行数：14行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：14个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：14个；种/肥箱容积：129/35×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚轮式；覆土器型式：滚笼式；镇压器型式：滚轮式","T202114140039","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1770,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-16","播种行数:16行","工作行数：16行；工作幅宽：240cm；排种器型式：滚齿式、非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；排种开沟器型式：双圆盘式","T201913130144","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1771,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","谷物播种机","2BF-16B","播种行数:16行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：240cm；工作行数：16行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：16个；种/肥箱容积：146/45×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚轮式；覆土器型式：滚笼式；镇压器型式：滚轮式","T202114140039","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1772,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-12","播种行数:12行","结构型式：机械式,悬挂式；配套动力范围：20～35kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×2230×1190mm；工作幅宽：180cm；行距：15cm；工作行数：12行；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：12个；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量：12个；种/肥箱容积：93/93L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：辊轮式","T202113130291","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1773,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-12B","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：192cm；工作行数：12行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：12个；种/肥箱容积：117/35×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚轮式","T202114140036","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1774,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-14","播种行数:14行","结构型式：机械式,悬挂式；配套动力范围：20～35kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×2450×1190mm；工作幅宽：210cm；行距：15cm；工作行数：14行；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：14个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：14个；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量：14个；种/肥箱容积：110/110；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：辊轮式","T202113130292","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1775,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-14B","播种行数:14行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：210cm；工作行数：14行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：14个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：14个；种/肥箱容积：129/35×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚轮式","T202114140037","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1776,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-16","播种行数:16行","工作行数：16行；工作幅宽：240cm；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：双圆盘式；种/肥箱容积：种：136/肥：140L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：滚笼式；镇压器型式：塑料轮","T202013130233","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1777,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-16B","播种行数:16行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：240cm；工作行数：16行；排种器型式：滚齿式，非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：16个；种/肥箱容积：146/45×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：滑板式；播种部分传动方式：链+齿轮；地轮型式：滚笼式；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚轮式","T202114140037","2026-07-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1778,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","播种机","2BF-12C","播种行数:12行","型号名称 / 2BF-12C型播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 22.1-29.4 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1610×2600×1190 ;\n作业速度范围 m/s 1.67-2.22 ;\n作业小时生产率 hm2/h 1.12-1.50 ;\n工作幅宽 cm 234 ;\n行距 cm 19.5 ;\n工作行数 行 12 ;\n排种器型式 / 槽轮式(非金属材料） ;\n排种器数量 个 12 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 12 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 12 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 12 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 150/39 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动+链传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm Φ385 ;\n地轮高度调节范围 mm 0~50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 刮土板 ;","鄂2020129","2025-09-29","29.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1779,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BX-14","播种行数:14行","型号规格 / 2BX-14 ;\n结构型式 / 悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 26～45 ;\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高） mm 2300×2410×1130 ;\n作业速度范围 km/h 8～11 ;\n作业小时生产率 hm2/h 1.5～2.61; \n行距 mm 140～170 ;\n工作行数 行 14 ;\n工作幅宽 m 1.96～2.38 ;\n排种/肥器 型式 / 外槽轮 ;\n排种/肥器 数量 个 14 ;\n排种/肥器 驱动方式 / 轴传动 ;\n种/肥箱容积 L 70/70 ;\n排量调节方式 / 肥：螺旋手柄 种：挡位调节 ;\n传动机构型式 / 轴传动 ;\n开沟器型式 / 双圆盘 ;\n开沟器数量 个 14 ;\n开沟器深度调节范围 mm 5～20 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 350 ;\n地轮高度调节范围 mm 20～60 ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 轮式 ;","冀2017T—128（续）","2021-12-31","45","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1780,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-16","播种行数:16行","型号规格 ／ 2BXF-16 ;\n结构型式 ／ 机械式、悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 37～59 ;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 2250×2950×1130 ;\n作业速度范围 km/h 8～11 ;\n作业小时生产率 hm２/h 1.0～1.5 ;\n行距 mm 150 ;\n工作行数 行 16 ;\n工作幅宽 m 2.4 ;\n排种/肥器型式 ／ 种：外槽轮式/肥：外槽轮式 ;\n排种/肥器数量 个 种：16/肥：16 ;\n排种/肥器驱动方式 ／ 链传动+轴传动 ;\n种/肥箱容积 L 80/80 ;\n排量调节方式 / 种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄 ;\n传动机构型式 / 链传动+轴传动 ;\n开沟器型式 ／ 双圆盘式 ;\n开沟器数量 个 16 ;\n开沟器深度调节范围 mm 5～20 ;\n地轮型式 ／ 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 370 ;\n地轮高度调节范围 mm 20～60 ;\n风机型号名称 ／ / ;\n风机叶轮直径 mm / ;\n风机转速 r/min / ;\n风机风压 MPa / ;\n覆土器型式 ／ 刮板式 ;\n镇压器型式 ／ 轮式 ;","冀2018T—274（续）","2022-12-31","59","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1781,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-18","播种行数:18行","型号名称 / 2BXF-18小麦播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 44-59 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1950×3030×1180 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-3.3 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 1.6-3.2 ;\n工作幅宽 cm 270 ;\n行距 cm 15 ;\n工作行数 行 18 ;\n排种器型式 / 槽轮式；非金属材料 ;\n排种器数量 个 18 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 18 ;\n排种开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排种开沟器数量 个 18 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排肥开沟器数量 个 18（与排种共用） ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 131/149 ;\n排量调节方式 / 螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 辊式 ;","T201913130290","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1782,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXFT-12","播种行数:12行","型号名称 / 2BXFT-12小麦播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 29.4-44.1 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1670×2620×1180 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-2.2 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 1.4-1.8 ;\n工作幅宽 cm 234 ;\n行距 cm 19.5 ;\n工作行数 行 12 ;\n排种器型式 / 槽轮式；非金属材料 ;\n排种器数量 个 12 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 6 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 12 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 6 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 100/135 ;\n排量调节方式 / 种：螺旋手柄+挡位；肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 刮土板(与覆土器共用) ;","T201913130289","2024-12-30","44.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1783,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","小麦播种机","2B-14","播种行数:14行","型号规格：2B-14型小麦播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围（KW):36.8～73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×2800×1170mm；作业速度范围：4～6km/h;\n作业小时生产率：0.60～0.87hm²/h;行距：170mm；工作行数：14行；工作幅宽：2.38m；排种/肥器型式：外槽轮式；数量：14/7个；驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：190/190L；排量调节方式：手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器型式：锄铲式；数量：21个；深度调节范围：30～80mm；地轮型式：滚笼式；直径：Φ380mm；高度调节范围：0～50mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚笼式。","2019TJ492","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1784,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","小麦施肥播种机","2BF-12","播种行数:12行","型号名称：2BF-12型小麦施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：66.15～88.2kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1830×2620×1200mm；作业速度范围：0.5～0.8m/s;作业小时生产率：0.3～0.6hm²/h;工作幅宽：228cm；行距：19cm；工作行数：12行；排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量：12×2个；排肥器型式：槽轮式；非金属材料；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：12个；排种开沟器深度调节范围：10～30mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：6个；排肥开沟器深度调节范围：10～30mm；种/肥箱容积：100/120L；排量调节方式：手柄+齿轮；播种部分传动方式：地轮+传动轴；地轮型式：滚笼式；地轮直径：Φ380mm;地轮高度调节范围：0～50mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚笼式。","T202034081","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1785,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","淮北市华丰机械设备有限公司","小麦施肥播种机","2BF-16","播种行数:16行","型号名称：2BF-16型小麦施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：88.2～117.5kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1860×2850×1180mm；作业速度范围：0.5～0.8m/s;作业小时生产率：0.5～0.7hm²/h;工作幅宽：288cm；行距：18cm；工作行数：16行；排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：槽轮式；非金属材料；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：16个；排种开沟器深度调节范围：10～30mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：8个；排肥开沟器深度调节范围：10～30mm；种/肥箱容积：120/200L；排量调节方式：手柄+齿轮；播种部分传动方式：地轮+传动轴；地轮型式：滚笼式；地轮直径：Φ380mm;地轮高度调节范围：0～50mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：滚笼式。","T202034080","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1786,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","2BXF-12小麦施肥播种机，机械式、悬挂式结构型式，22～36.8kW配套动力，整机外形尺寸（长×宽×高）：1930×2180×1180mm，1.1～1.7m/s作业速度范围，0.7～0.8hm2/h作业小时生产率，工作幅宽180cm，行距15cm，工作行数12行，12个槽轮式（非金属材料）排肥器，12个槽轮式（非金属材料）排种器，12个双圆盘式排种开沟器，12个双圆盘式排肥开沟器，20～50mm排肥/种开沟器深度调节范围，种/肥箱容积95/95L，排量调节方式：种：档位+螺纹 肥：螺纹，播种部分传动方式：轴+链条传动，310mm直径滚笼式地轮，0～50mm地轮高度调节范围,刮板式覆土器，轮式镇压器。","T201913130262","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1787,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","2BXF-14小麦施肥播种机，机械式、悬挂式结构型式，22～36.8kW配套动力，整机外形尺寸（长×宽×高）：1930×2580×1180mm，1.1～1.7m/s作业速度范围，0.8～1hm2/h作业小时生产率，工作幅宽210cm，行距15cm，工作行数14行，14个槽轮式（非金属材料）排肥器，14个槽轮式（非金属材料）排种器，14个双圆盘式排种开沟器，14个双圆盘式排肥开沟器，20～50mm排肥/种开沟器深度调节范围，种/肥箱容积115/115L，排量调节方式：种：档位+螺纹 肥：螺纹，播种部分传动方式：轴+链条传动，310mm直径滚笼式地轮，0～50mm地轮高度调节范围,刮板式覆土器，轮式镇压器。","T201913130263","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1788,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","2BXF-16小麦施肥播种机，机械式、悬挂式结构型式，36.8～58.8kW配套动力，整机外形尺寸（长×宽×高）：1930×2780×1180mm，1.1～1.7m/s作业速度范围，1～1.2hm2/h作业小时生产率，工作幅宽240cm，行距15cm，工作行数16行，16个槽轮式（非金属材料）排肥器，16个槽轮式（非金属材料）排种器，16个双圆盘式排种开沟器，16个双圆盘式排肥开沟器，20～50mm排肥/种开沟器深度调节范围，种/肥箱容积125/125L，排量调节方式：种：档位+螺纹 肥：螺纹，播种部分传动方式：轴+链条传动，310mm直径滚笼式地轮，0～50mm地轮高度调节范围,刮板式覆土器，轮式镇压器。","T201913130263","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1789,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市合发农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","配套动力范围：22～36.8kw，结构形式：机械式、悬挂式，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：2100×2320×1130㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.7～0.8h㎡/h，行距：16cm，工作行数：12行，工作幅宽：192cm，排种器形式：槽轮式，排种器数量：12个，排肥器形式：槽轮式，排肥器个数：12个，种肥箱容积：120/120L，排量调节方式：排种：档位+手动螺旋、排肥：手动螺旋，播种部分传动方式：轴传动+变速箱，排种、排肥开沟器型式：双圆盘式，排种、排肥开沟器数量：排种12个排肥6个，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：刮板","T201913130193","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1790,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市合乐农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12A","播种行数:12行","型号名称：2BXF-12A小麦施肥播种机；结构型式：悬挂式,机械式；配套动力范围：22-36.8kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2115×2245×1118mm;作业速度范围:1.11-1.67m/s;作业小时生产率:0.72-1.08h㎡/h；工作幅宽:180cm;行距：15cm；工作行数：12行；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：12个；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：6个；种/肥箱容积：210/210L;排量调节方式:排种：档位调节+螺旋手柄；排肥：螺旋手柄;播种部分传动方式:轴传动+链条传动；地轮型式：滚笼；地轮直径：360mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶辊","T201913130195","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1791,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市合乐农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12B","播种行数:12行","型号名称：2BXF-12B小麦施肥播种机；结构型式：悬挂式,机械式；配套动力范围：22-36.8kW;整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×2225×1155mm；作业速度范围:1.11-1.67m/s;作业小时生产率:0.72-1.08h㎡/h；工作幅宽：180cm；行距：15cm；工作行数：12行；排种器型式:外槽轮式;排种器数量:12个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：靴式；排种开沟器数量：12个；排种开沟器深度调节范围：0-100mm；排肥开沟器型式：靴式；排肥开沟器数量：12个；排肥开沟器深度调节范围：0-100mm；种/肥箱容积：195/195L;排量调节方式:排种：档位调节+螺旋手柄；排肥：螺旋手柄;播种部分传动方式:轴传动；地轮型式：滚笼；地轮直径：360mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶辊","T201913130194","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1792,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市合乐农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","型号名称：2BXF-14小麦施肥播种机；结构型式：悬挂式,机械式；配套动力范围:36.8-66.2kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2010×2510×1112mm;作业速度范围:1.11-1.67m/s;作业小时生产率:0.84-1.26h㎡/h；工作幅宽:210cm;行距：15cm；工作行数：14行；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：14个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：14个；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：14个；种/肥箱容积：225/225L;排量调节方式:排种：档位调节+螺旋手柄；排肥：螺旋手柄;播种部分传动方式:轴传动+链条传动；地轮型式：滚笼；地轮直径：360mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶辊","T201913130196","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1793,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市合乐农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","型号名称：2BXF-16小麦施肥播种机；结构型式：悬挂式,机械式；配套动力范围:36.8-66.2kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2010×2810×1112mm;作业速度范围:1.11-1.67m/s;作业小时生产率:0.84-1.26h㎡/h；工作幅宽:240cm;行距：15cm；工作行数：16行；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：16个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：16个；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：16个；种/肥箱容积：241/241L;排量调节方式:排种：档位调节+螺旋手柄；排肥：螺旋手柄;播种部分传动方式:轴传动+链条传动；地轮型式：滚笼；地轮直径：360mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶辊","T201913130196","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1794,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市合义农具有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","配套动力范围：13.2～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1810×2180×1120㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.7～0.8h㎡/h，行距：16cm，工作行数：12行，工作幅宽：192cm，排种器形式：外槽轮式，排种器数量：12个，排肥器形式：外槽轮式，排肥器个数：12个，种肥箱容积：种：112/肥：112L，排量调节方式：手动螺旋+变速箱，播种部分传动方式：轴传动+链传动，排种、排肥开沟器型式：双圆盘，排种、排肥开沟器数量：排种12个排肥12个，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～70㎜，覆土器形式：刮板，镇压器形式：橡胶辊","T201913130188","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1795,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","外形尺寸（长×宽×高)mm：1900×2130×1220;结构质量（kg）：315;配套动力范围（kW）：11～22；行距（cm）：15;工作行数：12;工作幅宽（cm）：180;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：外槽轮式;排种器数量：12;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：12;开沟器型式：双圆盘;开沟器数量：12;种子箱容积：210L;肥箱容积：210L;地轮型式：滚笼;地轮直径：360mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：轮式","冀2018T-096（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1796,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","结构尺寸（长*宽*高mm）:1800*2450*1350；整机质量（kg）:340；配套动力（kw）:22-36.8；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.8-1.0；行距（mm）:150；工作行数（行）:14；工作幅宽（m） :2.1；排种排肥器型式:外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：14/肥：14；排种排肥器驱动方式:滚笼驱动；种肥箱容积（L*个）:225/225；排量调节方式:种：档位调节+螺旋手柄/肥：螺纹手柄；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；开沟器数量（个）:种：14/肥：14；开沟器深度调节范围（mm）:20-50；地轮型式:滚笼；地轮直径（mm）:350；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","冀2017T—203(续)","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1797,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","结构尺寸（长*宽*高mm）:2100*2600*1350；整机质量（kg）:375；配套动力（kw）:36.8-58.8；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:1.0-1.2；行距（mm）:150；工作行数（行）:16；工作幅宽（m） :2.4；排种排肥器型式:外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：16/肥：16；排种排肥器驱动方式:滚笼驱动；种肥箱容积（L*个）:241/241；排量调节方式:种：档位调节+螺旋手柄/肥：螺纹手柄；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；开沟器数量（个）:种：16/肥：16；开沟器深度调节范围（mm）:20-50；地轮型式:滚笼；地轮直径（mm）:350；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","冀2017T—202(续)","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1798,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市喜神农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","配套动力范围：20.6～29.4kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1900×2350×1180㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.7～0.8h㎡/h，行距：16.5cm，工作行数：12行，工作幅宽：198cm，排种器形式：外槽轮式、非金属材料，排种器数量：12个，排肥器形式：外槽轮式，排肥器个数：12个，种肥箱容积：种：90/肥：118L，排量调节方式：种：螺旋手柄+齿轮变速箱、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：齿轮传动+轴传动，排种、排肥开沟器型式：双圆盘式，排种、排肥开沟器数量：排种12个排肥12个（与排种共用），排种、排肥开沟器深度调节范围：20～50㎜，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：刮板，镇压器形式：橡胶轮","T201913130147","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1799,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市喜神农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","配套动力范围：36.8～58.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1900×2750×1180㎜，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：1～1.2h㎡/h，行距：15cm，工作行数：16行，工作幅宽：240cm，排种器形式：外槽轮式、非金属材料，排种器数量：16个，排肥器形式：外槽轮式，排肥器个数：16个，种肥箱容积：种：102/肥：135L，排量调节方式：种：螺旋手柄+齿轮变速箱、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：齿轮传动+轴传动，排种、排肥开沟器型式：双圆盘式，排种、排肥开沟器数量：排种16个排肥16个（与排种共用），排种、排肥开沟器深度调节范围：20～50㎜，地轮形式：滚笼式，地轮直径：380㎜，地轮高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：刮板，镇压器形式：橡胶轮","T201913130148","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1800,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","外形尺寸（mm）：1960*2140*1170;行距（mm）:165;工作行数：12；工作幅宽（m）：1.98;种/肥箱容积（L）：170/130;传动机构：轴传动+链传动；地轮：滚笼","冀2018T—196","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1801,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","外形尺寸（mm）：1955*2460*1170;行距（mm）:165;工作行数：14；工作幅宽（m）：2.31;种/肥箱容积（L）：190/150;传动机构：轴传动+链传动；地轮：滚笼","冀2018T—194","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1802,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物（小麦）施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","型号名称：2BXF-12谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：29.4-44.1，整机外形尺寸（MM）：1650*2280*1200，作业速度范围（M/S）:0.8-1.9,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-0.8，工作幅宽（CM）：216，工作行数：12，排种器型式：外槽轮式，排种器数量：12，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量：12，排种开沟器深度调节范围（MM）：0-60，排肥开沟器型式：双圆盘式，排肥开沟器数量：6，排肥开沟器深度调节范围（MM）：0-50，种/肥箱容积（L）：110/140，排量调节方式：种：螺旋手柄+挡位调节、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202013130447","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1803,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物（小麦）施肥播种机","2BXFT-12","播种行数:12行","型号名称：2BXFT-12谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：29.4-44.1，整机外形尺寸（MM）：1650*2280*1200，作业速度范围（M/S）:0.8-1.9,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-0.8，工作幅宽（CM）：216，行距（CM）：18，工作行数：12，排种器型式：外槽轮式，排种器数量：12，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器数量：12，排种开沟器深度调节范围（MM）：0-110，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：6，排肥开沟器深度调节范围（MM）：0-110，种/肥箱容积（L）：110/140，排量调节方式：种：螺旋手柄+挡位调节、肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202013130448","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1804,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","山西河东雄风农机有限公司","小麦施肥播种机","2BFG-6/12","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kW：36.8-44.1；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1370×2230×1100；作业速度范围km/h：4-6；作业小时生产率hm2/h：0.72-1.08；行距mm：165；工作行数：播种：12；施肥：6；工作幅宽m：1.98；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；排种/肥器数量：12/6；排种/肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积L：88/128；排量调节方式：播种：螺纹；施肥：螺纹；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：播种：双圆盘；施肥：箭铲式；开沟器数量：播种：12；施肥：6；开沟器深度调节范围mm：播种：20-50；施肥：50-100；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：375；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒","晋201839","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1805,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","山西河东雄风农机有限公司","小麦施肥播种机","2BFG-7/14","播种行数:14行","结构型式：0机械式；悬挂式；配套动力范围kW：44.1-66.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1370×2470×1100；作业速度范围km/h：4-6；作业小时生产率hm2/h：0.8-1.2；行距mm：160；工作行数：播种：14；施肥：7；工作幅宽m：2.24；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式；排种/肥器数量：14/7；排种/肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积L：98/145；排量调节方式：播种：螺纹；施肥：螺纹；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：播种：双圆盘；施肥：箭铲式；开沟器数量：播种：14；施肥：7；开沟器深度调节范围mm：播种：20-50；施肥：50-100；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：375；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","晋201838","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1806,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","播种机","2BFT-14","播种行数:14行","结构型式：机械式、悬挂式\n配套动力范围\t22.1～36.8\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t1450×2400×1060\tmm\n作业速度范围：1.30-1.86m/s\n作业小时生产率：1.0-1.4hm2/h\n工作幅宽\t210\tcm\n行距\t15\tcm\n工作行数\t14\t行\n排种器型式\t外槽轮式、非金属材料\n排种器数量\t14\t个\n排肥器型式\t外槽轮式、非金属材料\n排肥器数量：14\t个\n排种开沟器型式：双圆盘式\n排种开沟器数量：14个\n排种开沟器深度调节范围：20-60mm\n排肥开沟器型式：双圆盘式\n排肥开沟器数量：14个\n排肥开沟器深度调节范围：20-60mm\n种/肥箱容积：82/97L\n排量调节方式：螺纹调节\n排种部分传动方式：\t链传动\t\n地轮形式：滚轮式\n地轮直径：320mm\n覆土器型式：覆土板\n镇压器型式：滚轮+覆土板\t\n结构质量\t310\tkg","T201913130256","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1807,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BFX-18","播种行数:18行","结构型式：三点悬挂\n配套动力范围\t40～60\tkW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t2250×2950×1390\tmm\n作业速度范围：4-6km/h\n作业小时生产率：0.86--1.2hm2/h\n行距\t150（可调）\tmm\n工作行数\t18\t行\n工作幅宽\t270\tcm\n排种/肥器型式\t铁制外槽轮/外槽轮\n排种/肥器数量\t18/18\t个\n排种/肥器驱动方式：地轮驱动/地轮驱动\n种/肥箱容积：226/203L\n排量调节方式：调节螺纹式\n传动机构型式\t链条传动\n开沟器型式\t双圆盘式开沟器\t\n开沟器数量：18个\n开沟器深度调节范围：40-80mm\n地轮形式\t橡胶充气轮胎\t\n地轮直径\t68\tcm\n地轮高度调节范围：/\n覆土器型式：覆土环\n结构质量\t780\tkg","冀2018T—266（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1808,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","台前县金园农业机械有限公司","大豆/小麦播种机","2BDXF-12","播种行数:12行","播种行数:12行;","T202041410158","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1809,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","台前县金园农业机械有限公司","大豆/小麦播种机","2BDXF-14","播种行数:14行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：29.4～55.1kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：2618×1517×1080mm；作业速度范围：0.8～1.4m/s；作业小时生产率：0.6～1.1hm２/h；工作幅宽：210～252cm；行距：15～18cm；工作行数：14行；排种器型式：外槽轮、窝眼轮组合式（非金属材料）；排种器数量：14个；","T202041410159","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1810,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12—18行条播机","唐河县大华机械设备有限公司","条播机","2BXF-12","播种行数:12行","结构型式:机械式;悬挂式;整机外形尺寸（长×宽×高）：1760×2890×1170mm；工作幅宽:252cm;行距:21cm;工作行数:12行;排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量:12个;排肥器型式：槽轮式；非金属材料；排肥器数量:6个;排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：12个；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：6个；排量调节方式:挡位调节+侧边螺纹调节;播种部分传动方式:地轮+万向节;地轮型式:笼式镇压辊;地轮直径:Φ375mm;镇压器型式:笼式镇压辊.","鄂2019308","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1811,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19—24行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦播种机","2BMF-20","播种行数:20行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 2500*3300*1540  整机质量（kg）： 1100  \n配套动力（kw）： 51.5-66.2  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 300  排种器（形式/数量）： 多槽轮式/20个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/20个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  镇压器形式： 轮式  \n地轮（形式/直径）： 充气轮胎/φ66  播种行数（行）： 20","T201913130237","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1812,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19—24行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-24","播种行数:24行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 3390*4200*1370  整机质量（kg）： 1230  \n配套动力（kw）： 58.8-66.2  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 360  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/24个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/24个  传动机构形式： 链条齿轮传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）： 充气轮胎/72","T202113130555","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1813,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19—24行条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","小麦播种机","2BXF-20","播种行数:20行","整机外形尺寸（长×宽×高）：2050×3490×1400mm；工作幅宽：300cm；工作行数：20行；排种器型式：滚齿式、非金属材料；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排种开沟器型式：双圆盘式；种/肥箱容积：种：400/肥：430L","T202013130234","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1814,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19—24行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BXF-24","播种行数:24行","型号名称 / 2BXF-24小麦播种机 ;\n结构型式 / 机械式；牵引式 ;\n配套动力范围 kW 29-44 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 3120×4950×1630 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-3.3 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 2.1-4.2 ;\n工作幅宽 cm 360 ;\n行距 cm 15 ;\n工作行数 行 24 ;\n排种器型式 / 槽轮式；非金属材料 ;\n排种器数量 个 24 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 24 ;\n排种开沟器型式 / 双圆盘式; \n排种开沟器数量 个 24 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm 0-50 ;\n排肥开沟器型式 / 双圆盘式 ;\n排肥开沟器数量 个 24(与排种共用) ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm 0-50 ;\n种/肥箱容积 L 318×2；285×2 ;\n排量调节方式 / 手柄 ;\n播种部分传动方式 / 链传动 ;\n地轮型式 / 充气轮胎 ;\n地轮直径 mm 740 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-120 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 辊式+链杆 ;\n镇压器型式 / 辊式（与覆土器共用） ;","T201913130291","2024-12-30","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1815,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19—24行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-24","播种行数:24行","结构型式：牵引式\n配套动力范围\t40.4-88.2\tkW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t3930*4350*1660\tmm（不含划行器）\n作业速度范围：6-10km/h\n作业小时生产率：2.16-3.6hm2/h\n行距\t150（可调）\tmm\n工作行数\t24\t行\n工作幅宽\t360\tcm\n排种/肥器型式\t外槽轮/外槽轮\n排种/肥器数量\t24/24\t个\n排种/肥器驱动方式：地轮驱动/地轮驱动\n种/肥箱容积：615/570L\n排量调节方式：调节杆式\n传动机构型式\t链传动\n开沟器型式：双圆盘开沟器\t\n开沟器数量：24个\n开沟器深度调节范围：30-80mm\n地轮形式\t橡胶充气轮胎\t\n地轮直径\t95\tcm\n地轮高度调节范围：/\n覆土器型式：覆土环","冀2018T—265（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1816,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19—24行条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BFX-24","播种行数:24行","结构型式：悬挂式\n配套动力范围\t55～74\tkW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t2320*3900*1445\tmm\n作业速度范围：4-6km/h\n作业小时生产率：1.44--2.16hm2/h\n行距\t150（可调）\tmm\n工作行数\t24\t行\n工作幅宽\t360\tcm\n排种/肥器型式\t铁制外槽轮/外槽轮\n排种/肥器数量\t24/24\t个\n排种/肥器驱动方式：地轮驱动/地轮驱动\n种/肥箱容积：410/430L\n排量调节方式：调节螺纹式\n传动机构型式\t链传动\n开沟器型式：双圆盘式\t\n开沟器数量：24个\n开沟器深度调节范围：40-80mm\n地轮形式\t橡胶轮胎\t\n地轮直径\t68\tcm\n地轮高度调节范围：/\n覆土器型式：覆土环","冀2018T—267（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1817,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦播种机","2BMF-25","播种行数:25行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 2500*4130*1540  整机质量（kg）： 1320  \n配套动力（kw）： 58.5-66.2  行距（cm）： 15  \n工作幅宽（cm）： 375  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/25个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/25个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）:： 充气轮胎/66cm  \n镇压器形式： 轮式","T201913130238","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1818,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-28","播种行数:28行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 2460*4500*1530  整机质量（kg）： 1590  \n配套动力（kw）： 66.2-73.5  行距（cm）： 15  \n工作宽幅（cm）： 420  排种器（形式/数量）： 铁制外槽轮/28个  \n排肥器（形式/数量）： 铁制外槽轮/28个  传动机构形式： 链传动  \n开沟器形式： 双圆盘式  镇压器形式： 轮式  \n地轮（形式/直径）： 充气轮胎/60","冀2018T-140（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1819,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-36","播种行数:36行","结构尺寸（长*宽*高mm）： 3850*6850*1460  整机质量（kg）： 1910  \n配套动力（kw）： 66.2-73.5  行距（cm）： 15（可调）  \n工作幅宽（cm）： 540  排种器（形式/数量）： 外槽轮式/36个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/36个  传动机构形式： 链条、链轮  \n开沟器形式： 双圆盘式  地轮（形式/直径）： 充气橡胶轮胎/70cm","T202013130396","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1820,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","河北华硕农业机械制造有限公司","牵引式小麦施肥播种机","2BXF-26B","播种行数:26行","结构型式：机械式,牵引式;配套动力范围kW：58.5-88.2;整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3800×4600×1510;作业速度范围(m/s)：1.39～2.22;作业小时生产率(h㎡/h)：2～3.3;工作幅宽(cm)：364;行距(cm)：14;工作行数：26;排种器型式：外槽轮式/金属材料;排种器数量个：26;排肥器型式：外槽轮式/金属材料;排肥器数量个：26;排种开沟器型式：双圆盘;排种开沟器数量个：26;排种开沟器深度调节范围(mm)：0～120;排肥开沟器型式：双圆盘;排肥开沟器数量个：26（与排种共用）;排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～120;种/肥箱容积(L)：种：650/肥：730;排量调节方式：手柄;播种部分传动方式：链传动;地轮型式：充气轮胎;地轮直径(mm)：840;覆土器型式：辊式;镇压器型式：辊式（与覆土器共用）","T201913130137","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1821,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-36","播种行数:36行","结构型式：机械式、牵引式\n配套动力范围：55.1～132.3\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t4120×7460×2500\tmm\n作业速度范围：1.67-2.78m/s\n作业小时生产率：3.24-5.4hm2/h\n工作幅宽\t540\tcm\n行距\t15\tcm\n工作行数\t36\t行\n排种器型式\t槽轮式、金属材料\n排种器数量\t36\t个\n排肥器型式\t槽轮式、金属材料\t\n排肥器数量\t36\t个\n排种开沟器型式：双圆盘式\n排种开沟器数量  36个\n排种开沟器深度调节范围：30-80mm\n排肥开沟器型式：双圆盘式\n排肥开沟器数量  36个\n排肥开沟器深度调节范围：30-80mm\n种/肥箱容积\t920/850\tL\n排量调节方式：手柄调节\n排种部分传动方式：\t链传动\t\n地轮型式\t充气轮胎\n地轮直径\tφ900mm\n覆土器型式\t覆土环\n镇压器型式\t覆土环\t\n结构质量\t2250\tkg","T201913130257","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1822,"种植施肥机械","播种机械","条播机","25行及以上条播机","石家庄农业机械股份有限公司","施肥播种机","2BFY-28","播种行数:28行","结构型式：机械式；牵引式\n配套动力范围：44.1~95.5 kw\n整机外形尺寸（长×宽×高）：3760×7960×1660\tmm\n作业速度范围：1.67~2.78 m/s\n作业小时生产率：2.52-4.2 hm2/h\n工作幅宽：420\tcm\n行距：15\tcm\n工作行数：28\t行\n排种器型式：槽轮式\t金属材料\t\n排种器数量：28\t个\n排肥器型式：槽轮式\t金属材料\t\n排肥器数量：28\t个\n排种（肥）开沟器型式：双轴承双圆盘式\t\n排种（肥）开沟器数量  28个\t\n排种（肥）开沟器深度调节范围：30~80mm\n种/肥箱容积：480/500\tL\n排量调节方式：手柄调节\n播种部分传动方式：链条传动\n地轮型式：橡胶充气轮胎\n地轮直径：92\tcm\n覆土器型式：覆土环\n镇压器型式：覆土环","T202013130177","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1823,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-2A","播种行数:2行","型号名称：2BYF-2A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：14.7～29.4kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1370×1210mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:116cm,行距:58cm,工作行数:2行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:20/110L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202141410144","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1824,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","滑县友发农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行","结构型式\t：机械式/悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×1300×1200；\n作业速度范围\tm/s：1.1~2.2；\n作业小时生产率hm2/h：0.38~0.77；\n工作幅宽\tcm：120；\n行距\tcm：60；\n工作行数\t行：2；\n排种器型式：勺轮式，金属材料；\n排种器数量个：2；\n排肥器型式：外槽轮式；\n排肥器数量个：2；\n排种开沟器型式：锄铲式；\n排种开沟器数量个：2；\n排肥开沟器型式：锄铲式；\n排肥开沟器数量个：2；\n播种部分传动方式：轴传动+链传动；\n地轮型式：橡胶轮；\n地轮直径\tmm：380；\n覆土器型式：覆土板；\n镇压器型式：橡胶轮；","T202142420332","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1825,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","滑县友发农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行","结构型式\t；机械式/悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×1700×1200；\n作业速度范围\tm/s：1.1~2.2；\n作业小时生产率hm2/h：0.58~1.15；\n工作幅宽\tcm：180；\n行距\tcm：60；\n工作行数\t行：3；\n排种器型式：勺轮式，金属材料；\n排种器数量个：3；\n排肥器型式：外槽轮式；\n排肥器数量个：3；\n排种开沟器型式：锄铲式；\n排种开沟器数量个：3；\n排肥开沟器型式：锄铲式；\n排肥开沟器数量个：3；\n播种部分传动方式：轴传动+链传动；\n地轮型式：橡胶轮；\n地轮直径\tmm：380；\n覆土器型式：覆土板；\n镇压器型式：橡胶轮；","T202142420333","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1826,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","开封市志正农业机械有限公司","花生播种机","2BHF-2","播种行数:2行","型号名称：\t2BHF-2型 花生播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围：\t11.0～18.4kW\n整机外形尺寸（长×宽×高）：\t2000mm\t×1250mm×1100mm\t\n作业速度范围：\t0.39～0.63m/s\t\n作业小时生产率：0.10～0.16h㎡/h\n工作幅宽：\t70cm\n行距：25cm（窄），45\tcm（宽）\n工作行数: 2行\n排种器型式: 转仓式（非金属材料）\n排种器数量: 2个\n排肥器型式: 外槽轮式\n排肥器数量: 2个\n排种开沟器型式\t：箭铲式\n排种开沟器数量\t：\t2个\n排种开沟器深度调节范围：30～80mm\n排肥开沟器型式\t：箭铲式\n排肥开沟器数量\t：\t1个\n排肥开沟器深度调节范围\t：30～80mm\n种/肥箱容积：种：15×2L/肥：75L\n排量调节方式：  种：挡位调节；肥：螺纹调节\n播种部分传动方式：轴传动+链传动\n地轮型式：钢轮\n地轮直径：330mm\n地轮高度调节范围：30～50mm\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式:\t轮式","T202141410122","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1827,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行","型号名称\n/\n结构型式\n/\n配套动力范围\nkW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n作业速度范围\nkm/h\n作业小时生产率\nhm²/h\n行距\nmm\n工作行数\n行\n工作幅宽\nmm\n排种/肥器型式\n/\n排种/肥器数量\n个\n排种/肥器驱动方式\n/\n种/肥箱容积\nL\n排量调节方式\n/\n传动机构型式\n/\n开沟器型式\n/\n开沟器数量\n个\n开沟器深度调节范围\n㎜\n地轮型式\n/\n地轮直径\nmm\n地轮高度调节范围\n㎜\n风机型号名称\n/\n风机叶轮直径\nmm\n风机转速\nr/min\n风机风压\nMPa\n覆土器型式\n/\n镇压器型式\n/","2019TJ216","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1828,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3型玉米施肥播种机 结构型式：悬挂式 配套动力范围kW：20.5～36.7 整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1750×1765×1200 作业速度范围m/s：0.4～1.1 作业小时生产率hm2/h：0.25～0.67 工作幅宽cm：180 行距㎝：60 工作行数：3行 排种器型式：勺轮式、金属材料 排种器数量：3个 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量：2×3个 排种开沟器型式：锄铲式 排种开沟器数量：3个 排种开沟器深度调节范围mm：40～100 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量：3个 排肥开沟器深度调节范国㎜：40～100 种/肥箱容积L：25/225 排量调节方式：手柄调节 播种部分传动方式：轴+链条传动 地轮型式：胶轮 地轮直径mm：Φ400 地轮高度调节范围mm：50～100 覆士器型式：后腿覆土板 镇压器型式：地轮","T202034110","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1829,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行","序号 项目 单位 设计值\nI 型号名称 / 2BYF-2 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 11～23.5\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1250×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.20～0.80\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.2～0.3\n7 工作幅宽 cm 120\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 2\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 2\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 4\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 2\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 2\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 16/120\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034045","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1830,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米施肥播种机","2BYF-2A","播种行数:2行","I 型号名称 / 2BYF-2A 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 机械、悬挂式\n3 配套动力范围 kW 11～23.5\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1250×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.45～0.70\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.2～0.3\n7 工作幅宽 cm 120\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 2\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 2\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 2\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 2\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 2\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 16/90\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034376","2025-11-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1831,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行","序号 项目 单位 设计值\nI 型号名称 / 2BYF-3 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 14.7～29.4\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1670×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.50～0.70\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.3～0.45\n7 工作幅宽 cm 180\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 3\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 3\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 6\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 3\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 3\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 24/165\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034054","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1832,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","安徽玖舜农业机械有限公司","大豆播种机","2BYFA-5","播种行数:5行","型号名称：2BYFA-5型大豆播种机； 结构形式：机械式、悬挂式； 配套动力范围：29.5-51.5kW； 整机外形尺寸（长×宽×高）：2020×2050×1180mm； 作业速度范围：0.4-0.8m/s； 作业小时生产率：0.2-0.4hm2/h； 工作幅宽：175cm； 行距：35cm； 工作行数：5行； 排种器型式：窝眼式、金属材料； 排种器数量：5个； 排肥器型式：槽轮式、非金属材料； 排肥器数量：4个； 排种开沟器型式：锄铲式； 排种开沟器数量：5个； 排种开沟器深度调节范围：0-90mm； 排肥开沟器型式：锄铲式； 排肥开沟器数量：4个； 排肥开沟器深度调节范国：0-160mm； 种/肥箱容积: （8×5个）/160L； 排量调节方式：手柄调节； 播种部分传动方式: 地轮+链条； 地轮型式：滚笼式； 地轮直径：φ380mm； 地轮高度调节范围：0-80mm； 风机型式：/； 覆士器型式：覆土板； 镇压器型式：滚笼式；","T202134340210","2026-10-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1833,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-4A","播种行数:4行","型号名称：2BYSF-4A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1910×2310×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/280L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202141410147","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1834,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-5A","播种行数:5行","型号名称：2BYSF-5A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2890×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:290cm,行距:58cm,工作行数:5行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:50/340L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202141410147","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1835,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","滑县友发农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","结构型式\t：机械式/悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×2460×1200；\n作业速度范围\tm/s：1.1~2.2；\n作业小时生产率hm2/h：0.77~1.54；\n工作幅宽\tcm：240；\n行距\tcm：60；\n工作行数\t行：4；\n排种器型式：勺轮式，金属材料；\n排种器数量个：4；\n排肥器型式：外槽轮式；\n排肥器数量个：4；\n排种开沟器型式：锄铲式；\n排种开沟器数量个：4；\n排肥开沟器型式：锄铲式；\n排肥开沟器数量个：4；\n播种部分传动方式：轴传动+链传动；\n地轮型式：橡胶轮；\n地轮直径\tmm：380；\n覆土器型式：覆土板；\n镇压器型式：橡胶轮；","T202142420334","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1836,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","开封市志正农业机械有限公司","花生播种机","2BHF-4","播种行数:4行","型号名称：2BHF-4型 花生播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围：13.2～23.5kW\t\n整机外形尺寸（长×宽×高）：\t1770mm\t×1510mm×1150mm\t\n作业速度范围：0.39～0.65m/s\n作业小时生产率：0.20～0.33h㎡/h\n工作幅宽：140cm\t\n行距：25cm（窄），45cm（宽）\n工作行数：4行\n排种器型式\t：\t转仓式（非金属材料）\n排种器数量\t：4个\n排肥器型式\t：外槽轮式\n排肥器数量\t：4个\n排种开沟器型式\t：箭铲式\n排种开沟器数量\t：\t4个\n排种开沟器深度调节范围\t：30～80mm\n排肥开沟器型式：箭铲式\n排肥开沟器数量\t：2个\n排肥开沟器深度调节范围：30～80mm\n种/肥箱容积：\t种：15×4L\t/肥：95L\t\n排量调节方式：\t种：挡位调节；肥：螺纹调节\n播种部分传动方式： 轴传动+链传动\n地轮型式： 橡胶轮\n地轮直径：330mm\t\n地轮高度调节范围： 30～50mm\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式：轮式","T202141410121","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1837,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4型玉米施肥播种机 结构型式：悬挂式 配套动力范围kW：36.7～110.2 整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1750×2370×1200 作业速度范围m/s：0.55～1.40 作业小时生产率hm2/h：0.5～1.2 工作幅宽cm240 行距㎝：60 工作行数：4行 排种器型式：勺轮式、金属材料 排种器数量：4个 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量：2×4个 排种开沟器型式：锄铲式 排种开沟器数量：4 排种开沟器深度调节范围mm：40～100 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量：4 排肥开沟器深度调节范国㎜：40～100 种/肥箱容积L：25/306 排量调节方式：手柄调节 播种部分传动方式：轴+链条传动 地轮型式：胶轮 地轮直径mm：Φ400 地轮高度调节范围mm：50～100 覆士器型式：后腿覆土板 镇压器型式：地轮","T202034109","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1838,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-5","播种行数:5行","型号名称：2BYF-5型玉米施肥播种机 结构型式：悬挂式 配套动力范围kW：73.5～132.3 整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1750×3020×1200 作业速度范围m/s：0.65～1.4 作业小时生产率hm2/h：0.7～1.5 工作幅宽cm：300 行距㎝：60 工作行数：5行 排种器型式：勺轮式、金属材料 排种器数量：5个 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量：2×5个 排种开沟器型式：锄铲式 排种开沟器数量：5 排种开沟器深度调节范围mm：40～100 排肥开沟器型式：锄铲式 排肥开沟器数量：5 排肥开沟器深度调节范国㎜：40～100 种/肥箱容积L：25/390 排量调节方式：手柄调节 播种部分传动方式：轴+链条传动 地轮型式：胶轮 地轮直径mm：Φ400 地轮高度调节范围mm：50～100 覆士器型式：后腿覆土板 镇压器型式：地轮","T202034156","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1839,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","I 型号名称 / 2BYF-4 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 36.8～66.2\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 2310×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.40～0.72\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.4～0.6\n7 工作幅宽 cm 240\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 4\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 4\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 8\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 4\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 4\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 32/240\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034043","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1840,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米施肥播种机","2BYF-5","播种行数:5行","序号 项目 单位 设计值\nI 型号名称 / 2BYF-5 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW ≥36.8\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 2880×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.45～0.70\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.5～0.75\n7 工作幅宽 cm 300\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 5\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 5\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 10\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 5\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 5\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 40/310\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034159","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1841,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","安徽玖舜农业机械有限公司","大豆播种机","2BYFA-7","播种行数:7行","型号名称：2BYFA-7型大豆播种机； 结构形式：机械式、悬挂式； 配套动力范围：51.5-73.5kW； 整机外形尺寸（长×宽×高）：2020×2750×1180mm； 作业速度范围：0.4-0.8m/s； 作业小时生产率：0.2-0.4hm2/h； 工作幅宽：245cm； 行距：35cm； 工作行数：7行； 排种器型式：窝眼、金属材料； 排种器数量：7个； 排肥器型式：槽轮式、非金属材料； 排肥器数量：6个； 排种开沟器型式：锄铲式； 排种开沟器数量：7个； 排种开沟器深度调节范围：0-90mm； 排肥开沟器型式：锄铲式； 排肥开沟器数量：6个； 排肥开沟器深度调节范国：0-160mm；种/肥箱容积: （8×7个）/230L； 排量调节方式：手柄调节； 播种部分传动方式：地轮+链条； 地轮型式：滚笼式； 地轮直径：φ380mm； 地轮高度调节范围：0-80mm； 风机型式：/； 覆士器型式：覆土板； 镇压器型式：滚笼式；","T202134340211","2026-10-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1842,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-6A","播种行数:6行","型号名称：2BYSF-6A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：80.8～132.3kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1910×3560×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:60/380L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202141410147","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1843,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","开封市志正农业机械有限公司","花生播种机","2BHF-6","播种行数:6行","型号名称：2BHF-6型 花生播种机\n结构型式:  机械式；悬挂式\n配套动力范围:  29.4～51.5kW\n整机外形尺寸（长×宽×高）: 1800mm×2200mm×1180mm\n作业速度范围: 0.34～0.60m/s\n作业小时生产率: 0.26～0.46h㎡/h\n工作幅宽: 210cm\n行距:2 5cm（窄），45cm（宽）\n工作行数: 6行\n排种器型式:转仓式（非金属材料）\n排种器数量:6个\n排肥器型式:外槽轮式\n排肥器数量:6个\n排种开沟器型式:箭铲式\n排种开沟器数量:6个\n排种开沟器深度调节范围:30～80mm\n排肥开沟器型式:箭铲式\n排肥开沟器数量:3个\n排肥开沟器深度调节范围:30～80mm\n种/肥箱容积:种：15×6L/肥：130L\n排量调节方式: 种：挡位调节；肥：螺纹调节\n播种部分传动方式:轴传动+链传动\n地轮型式:橡胶轮\n地轮直径:330mm\n地轮高度调节范围:30～50mm\n覆土器型式:合土板式\n镇压器型式:轮式","T202141410121","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1844,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","4行及以上手扶自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","轮式大蒜播种机","2BSZZ-4E","播种行数:4行;手扶自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-4E型轮式大蒜播种机；结构型式：手扶轮式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2520mm×1580mm×1390mm；配套发动机标定功率：8.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：180mm；驾驶室类型：无驾驶室；前轮驱动方式：链条驱动；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：4（前进）+2（后退）；轴距：1080mm；轮距（前轮/后轮）：1085/1020；轮胎规格（前轮/后轮）：22×5.00-16/300×80；行距：200mm；株距：100mm；工作行数：4；工作幅宽：800mm；传动机构型式：皮带传动+链传动+齿轮传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：4×2","T202137370175","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1845,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","4行及以上手扶自走式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","自走式大蒜精量播种机","2BSZZ-5","播种行数:5行;手扶自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-5型自走式大蒜精量播种机；结构型式：手扶轮式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1900×1800×1170mm；配套发动机标定功率：3.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：离心式离合器；最小离地间隙：60mm；前轮驱动方式：链传动（波形圆辊）；后轮驱动方式：/（从动圆辊）；行距：180mm；株距：100～160mm（手动挡位调节）；工作行数：5；工作幅宽：900mm；传动机构型式：链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：5×6；镇压器型式：圆辊式；地轮型式：波形圆辊式；地轮直径：400mm。","T202137370067","2026-03-29","3.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1846,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","6—9行自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-8B","播种行数:8行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-8B型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：4710mm×2295mm×2360mm；配套发动机标定功率：29.5kW；配套发动机标定转速：2400r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：210mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：3（前进）+1（后退）；履带轨距：1150mm；履带宽度：350mm；履带节距：90mm；履带节数：46；行距：190（6）/350（1）mm；株距：100mm；工作行数：8；工作幅宽：1703mm；传动机构型式：皮带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：8×3；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370047","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1847,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","10行及以上自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-12D","播种行数:12行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-12D型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：5010mm×2685mm×2375mm；配套发动机标定功率：29.5kW；配套发动机标定转速：2400r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：210mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：3（前进）+1（后退）；履带轨距：1600mm；履带宽度：400mm；履带节距：90mm；履带节数：51；行距：180mm；株距：120mm；工作行数：12；工作幅宽：2160mm；传动机构型式：皮带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：12×3；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370049","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1848,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","10行及以上自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-17C","播种行数:17行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-17C型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：3550mm×2690mm×1815mm；配套发动机标定功率：13.2kW；配套发动机标定转速：2200r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：180mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：3（前进）+1（后退）；履带轨距：1550mm；履带宽度：400mm；履带节距：90mm；履带节数：48；行距：125mm；株距：125mm；工作行数：17；工作幅宽：2125mm；传动机构型式：皮带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：17×2；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370046","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1849,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-7","播种行数:7行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-7型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1870×1460×1500mm；配套拖拉机动力：36.8～58.8kW；行距：180mm；株距：90～240mm（手动换链轮可调）；工作行数：7；工作幅宽：1260mm；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：7×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径：400mm。","T202137370069","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1850,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","大蒜播种机","2BSXZ-11B","播种行数:11行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-11B型大蒜播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2430mm×2550mm×1720mm；配套拖拉机动力：58.8～88.2kW；行距：190mm；株距：120mm；工作行数：11；工作幅宽：2090mm；传动机构型式：链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：11×3；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370048","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1851,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-10A","播种行数:10行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-10A型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1960×2225×1525mm；配套拖拉机动力：66.2～88.2kW；行距：200mm；株距：90～240mm（手动换链轮可调）；工作行数：10；工作幅宽：2000mm；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：10×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径：400mm。","T202137370068","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1852,"种植施肥机械","播种机械","根茎作物播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-11","播种行数:11行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-11型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2240×1530mm；配套拖拉机动力：66.2～88.2kW；行距：180mm；株距：90～240mm（手动换链轮可调）；工作行数：11；工作幅宽：1980mm；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：11×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径：400mm","T202137370066","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1853,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-8","播种行数:8行","外形尺寸:1725×1810 ×1410mm;工作行数:8行;工作幅宽:1.5米 行距：宽行313  窄行62   ;排种器型式:型孔式;数量:4个;排肥器型式:外槽轮;数量:4个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器型式:锄铲式;开沟器数量：种：8  肥：4 破茬清垄工作部件形式:三角破茬刀;配套动力范围:33.1～46.2kW","T202142420350","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1854,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12","播种行数:12行","外形尺寸:1850×2150×1360 mm;工作行数:12行;工作幅宽:1.8米 行距：宽行238 窄行62  ;排种器型式:型孔式;数量:6个;排肥器型式:外槽轮;数量:6个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器型式:锄铲式;开沟器数量：种：12  肥：6 破茬清垄工作部件形式:三角破茬刀;配套动力范围:51.5～66.5kW","T202142420349","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1855,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕气吸施肥播种机","2BYQF-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式；悬挂式；配套动力范围：33.1～58.9kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2250×1250mm；行距：550～650mm；工作行数：4行；作业幅宽：2200～2600mm；排种器型式：气吸式、金属材料：排种器数量：4个；排种器驱动方式：地轮；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；排肥器数量：4个；排肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积：9.3×4/235L；种/肥排量调节方式：变速箱/螺纹式；传动机构型式：链轮、链条；开沟器型式：种：芯铧式/肥：芯铧式；开沟器数量：种：4/肥：4；地轮型式：橡胶轮；破茬清垄工作部件型式：防缠开沟器；风机型式：离心式；覆土器型式：圆盘式；镇压器型式：橡胶轮","T202113130293","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1856,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕气吸施肥播种机","2BYQF-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式；悬挂式；配套动力范围：73.5～88.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×3450×1450mm；行距：550～650mm；工作行数：6行；作业幅宽：3300～3900mm；排种器型式：气吸式、金属材料：排种器数量：6个；排种器驱动方式：地轮；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积：9.3×6/195×2；种/肥排量调节方式：变速箱/螺纹式；传动机构型式：链轮、链条；开沟器型式：种：芯铧式/肥：芯铧式；开沟器数量：种：6/肥：6；地轮型式：橡胶轮；破茬清垄工作部件型式：防缠开沟器；风机型式：离心式；覆土器型式：圆盘式；镇压器型式：橡胶轮","T202113130294","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1857,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-10A(HTD1025)","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","型号名称：2BD-10A(HTD1025)水稻穴直播机；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸：960×2680×830mm；播种行数：10行；播种行距：250(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：10个；种箱容积：100L(10L/个)；排种量调节方式：手动；传动机构型式：链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；开沟器数量：10(播种沟)，11(排水沟)。","2018TJ583","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1858,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-12A(HTD1220)","播种行数:12行;型式:悬挂式 ","型号名称：2BD-12A(HTD1220)型水稻穴直播机；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸：960×2680×830mm；播种行数：12行；播种行距：200(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：12个；种箱容积：120L(10L/个)；排种量调节方式：手动；传动机构型式：链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；开沟器数量：12(播种沟)，13(排水沟)。","2018TJ584","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1859,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","湖北永祥农机装备有限公司","水稻直播机","2BDGH-08","播种行数:8行;型式:悬挂式 ","播种行数:8行,结构形式:悬挂式,配套动力(KW):标定功率≥29.4,工作状态外形尺寸:1065*2400*1720mm,播种行距(mm):250、300、170、330(可调),排种(/肥)器型式:带槽滚筒型孔式，气吹强排,排种(/肥)器数量:1(集中排种,分体输送),种(/肥)箱容积:75L,排(/肥)量调节方式:随速、变量数字智能化,传动机构型式:步进电机,穴距(mm):100~300(可调),穴距调节机构型式:电控调节转速,穴距调节挡位数量:无极调整,(种/肥)开沟器型式:圆盘,(种/肥)开沟器数量:8个,镇压器型式:胶轮","鄂2019443","2024-11-15","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1860,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","湖北永祥农机装备有限公司","水稻直播机","2BDGS-08","播种行数:8行;型式:悬挂式 ","播种行数:8行,结构形式:悬挂式,配套动力(KW):6行及以上乘坐式高速插秧机；功率：≥10.5/轮式拖拉机；功率：≥29.4,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1310×2000×1750mm,作业速度范围:2~5km/h,播种行距:170~330mm(可调),排种(/肥)器型式:带槽滚筒型孔式，气吹强排,排种(/肥)器数量:1(集中排种,分体输送),种(/肥)箱容积:75L,排(/肥)量调节方式:随速、变量数字智能化,传动机构型式:步进电机,穴距(mm):100~300(可调),穴距调节机构型式:电控调节转速,穴距调节挡位数量:无极调整,(种/肥)开沟器型式:种带刮板,(种/肥)开沟器数量:8个","鄂2019444","2024-11-15","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1861,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","湖北永祥农机装备有限公司","水稻直播机","2BDGS-10","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","播种行数:10行,结构形式:悬挂式,配套动力(KW):6行及以上乘坐式高速插秧机；功率：≥10.5/轮式拖拉机；功率≥29.4,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1000×2550×1750mm,播种行距:250、300、170、330mm(可调),排种（/肥）器型式:带槽滚筒型孔式，气吹强排,排种（/肥）器数量:1(集中排种,分体输送),种（/肥）箱容积:75L,排（/肥）量调节方式:随速、变量数字智能化,传动机构型式:步进电机,穴距(mm):100-300(可调),穴距调节机构型式:电控调节转速,穴距调节挡位数量:无极调整,(种/肥)开沟器型式:种带刮板,(种/肥)开沟器数量:10个","鄂2019445","2024-11-15","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1862,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","湖北永祥农机装备有限公司","水稻直播机","2BDGS-12","播种行数:12行;型式:悬挂式 ","结构形式:悬挂式,配套动力(KW):6行及以上乘坐式高速插秧机；功率：≥10.5/轮式拖拉机；功率:≥29.4,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1310×3100×1750mm,播种行数:12行,播种行距(mm):250、300、170、330(可调),排种（/肥）器型式:带槽滚筒型孔式，气吹强排,排种(/肥)器数量:1(集中排种,分体输送),种(/肥)箱容积:120L,排(/肥)量调节方式:随速、变量数字智能化,传动机构型式:步进电机,穴距(mm):100~300(可调),穴距调节机构型式:电控调节转速,穴距调节挡位数量:无极调整,(种/肥)开沟器型式:种带刮板,(种/肥)开沟器数量:12个","鄂2019446","2024-11-15","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1863,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","湖北永祥农机装备有限公司","水稻直播机","2BDGS-16","播种行数:16行;型式:悬挂式 ","播种行数:16行,结构形式:悬挂式,配套动力(KW):6行及以上乘坐式高速插秧机；功率：≥10.5/轮式拖拉机；功率:≥29.4,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400×4200×1870mm,播种行距(mm):250、300、170、330(可调),排种(/肥)器型式:带槽滚筒型孔式，气吹强排,排种(/肥)器数量:1(集中排种,分体输送),种(/肥)箱容积:130L,排(/肥)量调节方式:随速、变量数字智能化,传动机构型式:电控调节转速,穴距(mm):100~300(可调),穴距调节机构型式:电控调节转速,穴距调节挡位数量:无极调整,(种/肥)开沟器型式:种带刮板,(种/肥)开沟器数量:16个","鄂2019447","2024-11-15","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1864,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","湖州农瑞机械科技有限公司","水稻直播机","2BD-12","播种行数:12行;型式:悬挂式 ","型号名称：2BD-12水稻直播机；\n结构型式：悬挂式；\n配套动力\t：\t0.25kW；\n工作状态 外形尺寸(长×宽×高)：65×2610×500mm；\n播种行数：12行；\n作业速度范围：0～5.0km/h；\n播种行距：200mm；\n排种（/肥）器型式：勺型孔排种轮；\n排种（/肥）器数量：12个；\n种（/肥）箱容积：4×12L；\n排（/肥）量调节方式：更换排种轮+调节流量阀门；\n传动机构型式：电机驱动；\n穴距：150～300mm\t；\n穴距调节机构型式：电子无极调速；\n穴距调节挡位数量：无极调整","T202033330109","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1865,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","江苏东久机械有限公司","水稻直播机","2BD-12","播种行数:12行;型式:悬挂式 ","型号名称：2BD-12型水稻直播机，结构形式（自走式、悬挂式）：悬挂式，配套机型品牌型号：东禾PH600D，标定功率：17.3kW,标定转速：3200r/min，燃油种类：柴油；品牌型号：井关2Z-6B6，标定功率：15.3kW,标定转速：2500r/min，燃油种类：柴油；品牌型号：东洋PD60E，标定功率：11.5kW,标定转速：3200r/min，燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸：900*3000*790mm，播种行数：12行，播种行距：240mm，排种器形式：型孔轮式，排种器数量：12个，种箱容积：160（80L*2）L，排种量调节方式：螺纹调节性孔轮工作长度，传动结构形式：机械式（万向节+变速减速机+链传动），穴距调节结构形式：变速减速机操作调节，穴距调节档位数量：3个，开沟器数量：11个，变速方式：手动档位调节，行走轮前轮结构形式：/，直径：/，后轮结构形式：/，直径：/。","鄂2019029","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1866,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","久保田农业机械（苏州）有限公司","水稻直播机","2BD-10（DS-10C25）","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","播种行数：10行，不带动力","苏农机（2019）第（0084）号","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1867,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻直播机","2BD-8","播种行数:8行;型式:悬挂式 ","产品型号：2BD-8；结构型式:悬挂式；外形尺寸（长*宽*高mm）:480*2500*800；整机质量（kg）:65；播种行数(行):8；播种行距(cm):20~30；工作宽幅(cm):160~240；标定功率（kW）:≥12.8；排种器形式:型孔可调式；排种器数量(个):8；传动方式:链传动；穴距(cm):12~19；驱动马达(W):200(12V,直流)；","2017TJ007","2021-12-31","0.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1868,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BD-825","播种行数:8行;型式:悬挂式 ","结构型式：悬挂式；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：820×1938×620；\n播种行数：8行；\n播种行距（mm）：250；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：8个；\n种箱容积（L）：56；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：8个；\n变数方式：无级变速；","鄂2019077","2023-12-31","0.25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1869,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BDF-1020","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","结构型式：悬挂式；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2080×638；\n播种行数：10行；\n播种行距（mm）：200；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：10个；\n种箱容积（L）：70；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：10个；\n变数方式：无级变速；","鄂2019078","2023-12-31","0.25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1870,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BDF-1025","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","结构型式：悬挂式；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：930×2430×630；\n播种行数：10行；\n播种行距（mm）：250；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：10个；\n种箱容积（L）：70；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：9个；\n变数方式：无级变速；","鄂2019079","2023-12-31","0.25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1871,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","扬州新展望机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-12(250)","播种行数:12行;型式:悬挂式 ","结构型式:悬挂式；外形尺寸(长×宽×高):1115MM×3130MM×670MM；播种行数:12行；播种行距:250MM；播种量可调，播种方式：穴直播","T202132320344","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1872,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10A","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","悬挂式；工作行数：10行；播种行距：250mm","2019TJ466","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1873,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10B","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","悬挂式；工作行数：10行；播种行距：200mm","2019TJ467","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1874,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10E","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","悬挂式；工作行数：10行；播种行距：250mm","T202033330006","2025-08-02","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1875,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10F","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","悬挂式；工作行数：10行；播种行距：200mm","T202033330007","2025-08-02","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1876,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江星莱和农业装备有限公司","水稻直播机","2BD-1025","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：950×2600×750（MM）；播种行数：10行；播种行距：250MM；播种（/肥）器型式：外槽轮式；排种（/肥）器数量：10个；种（/肥）箱容积：10L×10；\n排（/肥）量调节方式：手动螺杆；传动机构型式：链轮+轴转动","T202033330255","2025-12-28","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1877,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江星莱和农业装备有限公司","水稻直播机","2BD-830","播种行数:8行;型式:悬挂式 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：950×2530×750（MM）；播种行数：8行；播种行距：300MM；播种（/肥）器型式：外槽轮式；排种（/肥）器数量：8个；种（/肥）箱容积：10L×8；\n排（/肥）量调节方式：手动螺杆；传动机构型式：链轮+轴转动","T202033330253","2025-12-28","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1878,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上悬挂式或牵引式水稻直播机","浙江亿森机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-12（250）","播种行数:12行;型式:悬挂式 ","结构型式:悬挂式；外形尺寸(长×宽×高):1115MM×3100MM×690MM；播种行数:12行；播种行距:250MM；播种量可调，播种方式：穴直播","鄂2019170","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1879,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-10A(HTZ1025)","播种行数:10行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","型号名称：2BDZ-10A(HTZ1025)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：14.7kW；配套发动机（自走式）标定转速：3600r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3200×2680×2340mm；播种行数：10行；播种行距：250(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：10个；种箱容积：100L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：10（播种沟）、11（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","2018TJ585","2022-12-31","14.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1880,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-10B(HJZ1025)","播种行数:10行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","型号名称：2BDZ-10B(HJZ1025)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：18.5kW；配套发动机（自走式）标定转速：3600r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3100×2680×2500mm；播种行数：10行；播种行距：250(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：10个；种箱容积：100L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：10（播种沟）、11（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","T202034233","2025-09-27","18.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1881,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-10C(HIZ1025)","播种行数:10行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","型号名称：2BDZ-10C(HIZ1025)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：15.3kW；配套发动机（自走式）标定转速：2500r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3100×2680×2500mm；播种行数：10行；播种行距：250(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：10个；种箱容积：100L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：10（播种沟）、11（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","T202034231","2025-09-27","15.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1882,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-12A(HTZ1220)","播种行数:12行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","型号名称：2BDZ-12A(HTZ1220)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：14.7kW；配套发动机（自走式）标定转速：3600r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3200×2660×2340mm；播种行数：12行；播种行距：200(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：12个；种箱容积：120L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：12（播种沟）、13（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","2018TJ586","2022-12-31","14.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1883,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-12B(HJZ1220)","播种行数:12行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","型号名称：2BDZ-12B(HJZ1220)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：18.5kW；配套发动机（自走式）标定转速：3600r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3100×2660×2500mm；播种行数：12行；播种行距：200(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：12个；种箱容积：120L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：12（播种沟）、13（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","T202034232","2025-09-27","18.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1884,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","滁州禾田农业机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-12C(HIZ1220)","播种行数:12行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","型号名称：2BDZ-12C(HIZ1220)型自走式水稻穴直播机；结构型式：自走式；配套发动机（自走式）标定功率：15.3kW；配套发动机（自走式）标定转速：2500r/min；配套发动机（自走式）燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸：3100×2660×2500mm；播种行数：12行；播种行距：200(中间一行300）mm；排种器型式：型孔滑动式；排种器数量：12个；种箱容积：120L（10L/个）；排种量调节方式：手动；传动机构型式：动力输出轴+链轮+轴传动；穴距调节机构型式：手动档位调节；穴距调节档位数量：6个；开沟器数量：12（播种沟）、13（排水沟）；行走轮变速方式：液压无级变速；行走轮前轮结构型式：实心轮胎；行走轮前轮直径：Φ650mm；行走轮后轮结构型式：橡胶凸耳轮；行走轮后轮直径：Φ950mm。","T202034230","2025-09-27","15.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1885,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","台州市立锦农机有限公司","水稻直播机","2BDFZ-1025","播种行数:78800行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式：自走式；\n配套发动机功率（kW）：15.7；\n标定转速（r/min）：3600；\n燃油种类：汽油；\n外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3360×2430×1670；\n播种行数：10行；\n播种行距（mm）：250；\n排种器形式：型孔可调试；\n排种器数量：10个；\n种箱容积（L）：70；\n排种量调节方式：螺纹旋转；\n传动机构型式：电机控制驱动；\n穴距调节机构型式：同步仪器调节；\n穴距调节档位数量：8个；\n开沟器数量：9个；\n变数方式：无级变速；\n行走轮前轮结构型式：实心轮胎；\n行走轮前轮直径（mm）：Ф650；\n行走轮后轮机构型式：橡胶凸耳轮；\n行走轮后轮直径（mm）：Ф900；","鄂2019080","2023-12-31","15.7","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1886,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","浙江星莱和农业装备有限公司","水稻直播机","2BDZ-10S25","播种行数:10行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式：自走四轮乘坐式；配套动力：14.5KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3270×2600×2300（MM）；播种行数：10行；播种行距：250MM;播种（/肥）器型式：外槽轮式；排种（/肥）器数量：10个；种（/肥）箱容积：10L×10；排（/肥）量调节方式：手动螺杆；穴距：110、130、150、180、210、250（MM)","T202033330256","2025-12-28","14.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1887,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","浙江星莱和农业装备有限公司","水稻直播机","2BDZ-8S30","播种行数:8行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式：自走四轮乘坐式；配套动力：14.5KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3270×2530×2300（MM）;播种行数：8行，;播种行距：300MM;播种（/肥）器型式：外槽轮式；排种（/肥）器数量：8个；种（/肥）箱容积：10L×8；排（/肥）量调节方式：手动螺杆；穴距：110、130、150、180、210、250（MM)","T202033330254","2025-12-28","14.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1888,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机","浙江亿森机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-12（250）","播种行数:12行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式:自走式；外形尺寸(长×宽×高):3450MM×3100MM×1700MM；播种行数:12行；播种行距:250MM；自走四轮乘坐式","鄂2019171","2023-12-31","14.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1889,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号规格／2BYMF-2；\n结构型式／机械式、悬挂式；\n配套动力范围kW 11～20；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 1500×1250×1122；\n作业速度范围 km/h 6～8；\n作业小时生产率 hm２/h 0.4～0.8；\n行距 mm 500～700；\n工作行数 行 2；\n工作幅宽 m 1～1.4；\n排种/肥器型式 ／ 种：指夹式/肥：外槽轮式；\n排种/肥器数量 个 种：2/肥：2；\n排种/肥器驱动方式 ／ 地轮驱动；\n种/肥箱容积 L 9.5×2个/80；\n排量调节方式 / 种：挡位、肥：螺旋手柄；\n传动机构型式 / 轴传动+链传动；\n开沟器型式 ／ 种：铲式 肥：铲式；\n开沟器数量 个 种：2 肥：2；\n开沟器深度调节范围 mm 50～70；\n地轮型式 ／ 胶轮；\n地轮直径 mm 380；\n地轮高度调节范围 mm 20～60；\n风机型号名称 ／/；\n风机叶轮直径mm/；\n风机转速r/min/；\n风机风压 MPa /；\n覆土器型式／合土板式；\n镇压器型式／地轮；","冀2018T—256（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1890,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号规格 ／ 2BYMF-3 ；\n结构型式 ／ 机械式、悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 15～25 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1500×1650×1122 ；\n作业速度范围 km/h 6～8 ；\n作业小时生产率 hm２/h 0.5～0.9 ；\n行距 mm 500～600 ；\n工作行数 行 3 ；\n工作幅宽 m 1.5～1.8 ；\n排种/肥器型式 ／ 种：指夹式/肥：外槽轮式 ；\n排种/肥器数量 个 种：3/肥：3 ；\n排种/肥器驱动方式 ／ 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 9.5×3个/120 ；\n排量调节方式 / 种：挡位、肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ；\n开沟器型式 ／ 种：铲式 肥：铲式 ；\n开沟器数量 个 种：3 肥：3 ；\n开沟器深度调节范围 mm 50～70 ；\n地轮型式 ／ 胶轮 ；\n地轮直径 mm 380 ；\n地轮高度调节范围 mm 20～60 ；\n风机型号名称 ／ / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n风机转速 r/min / ；\n风机风压 MPa / ；\n覆土器型式 ／ 合土板式 ；\n镇压器型式 ／ 地轮 ；","冀2018T—257（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1891,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYFZ-2型玉米精量播种机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：14.7～29.4kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1150×1190mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:116cm,行距:58cm,工作行数:2行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:20/80L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420253","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1892,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYFZ-3型玉米精量播种机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1610×1600×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.3～0.4hm2/h,工作幅宽:174cm,行距:58cm,工作行数:3行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：3个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：3个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:30/145L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420254","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1893,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","播种行数：2行；精量播种；结构型式：机械式，三点悬挂；配套动力范围(KW)：8.8-13.2；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1440mm×1300mm×1080mm；作业速度范围(km/h)：1.67-2.5；作业小时生产率(hm²/h)：0.2-0.3；行距(mm)：600；工作幅宽(mm)：1200；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排种/肥器数量(个)：2/2；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积(L)：8×2/18；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链条、齿轮、链轮；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量(个)：2(种)+2(肥)；开沟器深度调节范围(mm)：60-80；地轮型式：平面胶轮；地轮直径(mm)：Φ385；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：地轮。","2018TJ402","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1894,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","播种行数：3行；精量播种；结构型式：机械式，三点悬挂；配套动力范围（kw）：11-22；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×1700mm×1080mm；作业速度范围（km/h）：1.67-2.22；作业小时生产率（hm²/h）：0.3-0.4；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1800；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排种/肥器数量（个）：3/3；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8×3/27；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链条、齿轮、链轮；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：3（种）+3（肥）；开沟器深度调节范围（mm）：60-80；地轮型式：平面胶轮；地轮直径（mm）：Φ385；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：地轮。","2018TJ403","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1895,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYZF-2，机械式；悬挂式结构形式，配套动力11～22kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1640mm×1230mm×980mm，作业速度范围4～6km/h，作业小时生产率0.2~0.5hm2/h，行距400～900mm，工作行数2行，工作宽幅0.8～1.8m，2个指夹式排种器，2个外槽轮式排肥器，排种器/排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积9×2个/75L,排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，锄铲式开沟器，开沟器数量：种2个 肥2个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","冀2018T-102（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1896,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYZF-3，结构形式：机械式；悬挂式，配套动力13.2～22kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1640mm×1650mm×980mm，作业速度范围4～6km/h，作业小时生产率0.2～0.5hm2/h,行距400～650mm,工作行数3行，工作宽幅1.2～1.95m，3个指夹式排种器，3个外槽轮式排肥器，排种器/排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积9×3个/103L，排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，锄铲式开沟器，开沟器数量：种3个 肥3个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","冀2018T-103（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1897,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1630×1270×1100㎜，结构形式：机械式悬挂式，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：60cm，工作行数：2行，工作幅宽：120cm，排种器型式：勺轮式，排种器数量：2个，排肥器形式：槽轮式（非金属材料），排肥器数量：2个，排种、排肥开沟器形式：铲式，排种、排肥开沟器数量：排种2个、排肥2个，排种、排肥开沟器深度调节范围：0～120mm,种/肥箱容积：7×2/180，排量调节方式：手动螺旋，播种部分传动方式：链传动+轴传动，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径380㎜，地轮高度调节范围：0～130mm，覆土器形式：平板，镇压器形式：地轮","T201913130189","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1898,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1630×1670×1100㎜，结构形式：机械式悬挂式，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：60cm，工作行数：3行，工作幅宽：180cm，排种器型式：勺轮式，排种器数量：3个，排肥器形式：槽轮式（非金属材料），排肥器数量：3个，排种、排肥开沟器形式：铲式，排种、排肥开沟器数量：排种3个、排肥3个，排种、排肥开沟器深度调节范围：0～120mm,种/肥箱容积：7×3/195，排量调节方式：手动螺旋，播种部分传动方式：链传动+轴传动，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径380㎜，地轮高度调节范围：0～130mm，覆土器形式：平板，镇压器形式：地轮","T201913130190","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1899,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）:1650*1270*1100；整机质量（kg）:138；配套动力（kw）:11-22；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.3；行距（mm）:400-900；工作行数（行）:2；工作幅宽（m） :0.8-1.8；排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：2/肥：2；排种排肥器驱动方式:地轮驱动；种肥箱容积（L*个）:8*2/130；排量调节方式:种：档位调节/肥：螺纹手柄；传动机构型式:轴传动+链传动；开沟器型式:靴脚式；开沟器数量（个）:种：2/肥：2；开沟器深度调节范围（mm）:0-120；地轮型式:胶轮；地轮直径（mm）:380；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","冀2017T—201（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1900,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）:1650*1700*1100；整机质量（kg）:192；配套动力（kw）:11-22；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.26-0.33；行距（mm）:400-600；工作行数（行）:3；工作幅宽（m） :1.2-1.8；排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：3/肥：3；排种排肥器驱动方式:地轮驱动；种肥箱容积（L*个）:8*3/170；排量调节方式:种：档位调节/肥：螺纹手柄；传动机构型式:轴传动+链传动；开沟器型式:靴脚式；开沟器数量（个）:种：3/肥：3；开沟器深度调节范围（mm）:0-120；地轮型式:胶轮；地轮直径（mm）:380；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","冀2017T—200（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1901,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围（kW）：11～22；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×1270×1100;结构质量（kg）：150;行距（cm）：40～90;工作行数：2;工作幅宽（cm）：80-180;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：2;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：2;开沟器型式：铲式;开沟器数量：2;种子箱容积：8L*2个;肥箱容积：130L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","冀2018T-097（续）","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1902,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围（kW）：11～22；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×1700×1100;结构质量（kg）：200;行距（cm）：50～60;工作行数：3;工作幅宽（cm）：150-180;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：3;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：3;开沟器型式：铲式;开沟器数量：3;种子箱容积：8*3L;肥箱容积：170L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","冀2018T-098（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1903,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-2型玉米免耕施肥精播机，结构形式为机械式、悬挂式，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：11-22kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1460×1280×1150㎜，整机质量：130kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.3h㎡/h，行距：450～700㎜，工作行数：2行，工作幅宽：0.9～1.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：2个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：2个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×2/140L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种2个、施肥2个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—175（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1904,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-3型玉米免耕施肥精播机，结构形式为机械式、悬挂式，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：11-22kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1660×1150㎜，整机质量：185kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.26～0.33h㎡/h，行距：450～600㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1.35～1.8m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：3个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：3个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×3/195L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种3个、施肥3个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—174（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1905,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号:2BYF-2，结构型式：悬挂式，配套动力范围（KW）：11-22，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（MM）：1520×1320×1085，作业速度范围（km/h）:2-4,作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.4，行距（mm）：500-600，工作行数：2，工作幅宽（m）：1.0-1.6，排种器型式：勺轮式，排种器数量：2，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2，种箱容积（L）：9×2，肥箱容积（L）：105，排量调节方式：种：档位调节，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链、齿传动，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：2，开沟器深度调节范围（mm）：30-150，地轮型式：胶轮，地轮直径（mm）：390，地轮高度调节范围（mm）:390-450，覆土器型式：刮土板式，镇压器型式：实心胶轮","冀2017T—117（续）","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1906,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号:2BYF-3,结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：11-22，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（MM）：1610×1620×1095，作业速度范围（km/h）:3-6,作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.6，行距（mm）：450-600，工作行数：3，工作幅宽（m）：1.35-1.8，排种器型式：勺轮式，排种器数量：3，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：3，种箱容积（L）：9×3，肥箱容积（L）：150，排量调节方式：种：机械式，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链条链轮式，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：3，开沟器深度调节范围（mm）：30-150，地轮型式：实心橡胶轮，地轮直径（mm）：400，地轮高度调节范围（mm）:390-450，覆土器型式：刮土板式，镇压器型式：地轮镇压。","冀2018T—246（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1907,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号规格:2BYZF-2,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):11-33,工作状态外形尺寸(MM):1500*1330*1170,作业速度范围(KM/H):3-6,作业小时生产率(HM2/H):0.2-0.5,行距(MM):45-80,工作行数:2,工作幅宽(M):0.90-1.60,排种器形式:指夹式,排种器数量:2,排种器驱动方式:轴传动+链传动,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:2,排肥器驱动方式:轴传动,种/肥箱容积(L):8*2/110,排量调节方式:种:机械式肥:手轮式,开沟器形式:铲式,开沟器数量:2,开沟器深度调节范围(MM):30-150,地轮形式:实心橡胶轮,地轮直径(MM):390,地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:实心橡胶轮.","T202013130055","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1908,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-3C","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥44.1；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1355×1860×1045；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.43-0.64；工作幅宽cm：214.5；行距cm：71.5；工作行数：3；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：3；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：3；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：3；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×3/112；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T202014140044","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1909,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BJY-2数控智能精量播种机 结构型式 / 机械式；悬挂式 配套动力范围 kW 14.7～33.1 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1800×1190×1100 作业速度范围 m/s 1.1～3.3 作业小时生产率 h㎡/h 0.3～0.5 工作幅宽 cm 90～130 行距 cm 45～65 工作行数 行 2 排种器型式 / 电控指夹式，非金属材料 排种器数量 个 2 排肥器型式 / 电控外槽轮式 排肥器数量 个 2 排种开沟器型式 / 箭铲式 排种开沟器数量 个 2 排种开沟器深度调节范围 mm 0～150 排肥开沟器型式 / 箭铲式 排肥开沟器数量 个 2 排肥开沟器深度调节范围 mm 0～150 种/肥箱容积 L 10×2/106 排量调节方式 / 电控 播种部分传动方式 / 电动 地轮型式 / 胶轮 地轮直径 mm 380 地轮高度调节范围 mm 0～150 风机型式 / / 覆土器型式 / 刮板式 镇压器型式 / 胶轮","T201913130159","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1910,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BJY-3数控智能精量播种机 结构型式 / 机械式；悬挂式 配套动力范围 kW 22.1～44.1 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1800×1660×1100 作业速度范围 m/s 1.1～3.3 作业小时生产率 h㎡/h 0.4～0.7 工作幅宽 cm 135～195 行距 cm 45～65 工作行数 行 3 排种器型式 / 电控指夹式，非金属材料 排种器数量 个 3 排肥器型式 / 电控外槽轮式 排肥器数量 个 3 排种开沟器型式 / 箭铲式 排种开沟器数量 个 3 排种开沟器深度调节范围 mm 0～150 排肥开沟器型式 / 箭铲式 排肥开沟器数量 个 3 排肥开沟器深度调节范围 mm 0～150 种/肥箱容积 L 10×3/132 排量调节方式 / 电控 播种部分传动方式 / 电动 地轮型式 / 胶轮 地轮直径 mm 380 地轮高度调节范围 mm 0～150 风机型式 / / 覆土器型式 / 刮板式 镇压器型式 / 胶轮","T201913130160","2024-12-08","22.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1911,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYFJ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：玉米施肥精量播种机 结构型式：三点悬挂式 行距：55mm 工作行数：2行 排种/肥器型式：指夹式 排种/肥器数量：2个","2019TJ217","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1912,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米精量播种机","2BYJ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","序号 项目 单位 设计值\nI 型号名称 / 2BYJ-2 型玉米精量播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 11～23.5\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1250×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.45～0.70\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.2～0.3\n7 工作幅宽 cm 120\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 2\n10 排种器型式 / 指夹式、金属材料\n11 排种器数量 个 2\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 4\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 2\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 2\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 16/120\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034053","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1913,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","濉溪县淮农农机有限责任公司","玉米精量播种机","2BYJ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","序号 项目 单位 设计值\nI 型号名称 / 2BYJ-3 型玉米精量播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 14.7～29.4\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1670×1520×1150\n5 作业速度范围 m/s 0.45～0.71\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.3～0.45\n7 工作幅宽 cm 180\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 3\n10 排种器型式 / 指夹式、金属材料\n11 排种器数量 个 3\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 6\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 3\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 30～70\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 3\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 60～80\n20 种/肥箱容积 L 24/165\n21 排量调节方式 / 手轮调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 轮毂式橡胶外胎\n24 地轮直径 mm φ380\n25 地轮高度调节范围 mm 100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 轮式镇压","T202034052","2025-06-04","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1914,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYMF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BYMF-5玉米施肥精量播种机 ;\n结构型式 / 机械式、悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 33～51 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1450×3000×1000 ;\n作业速度范围 m/s 1.11～2.22 ;\n作业小时生产率 hm2/h 0.96～1.92 ;\n工作幅宽 cm 300 ;\n行距 cm 60 ;\n工作行数 行 5 ;\n排种器型式 / 指夹式、金属材料 ;\n排种器数量 个 5 ;\n排肥器型式 / 槽轮式、非金属材料 ;\n排肥器数量 个 5 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 5 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm 30～100 ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 5 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm 30～120 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×5/145+108 ;;\n排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 橡胶轮胎 ;\n地轮直径 mm 400 ;\n地轮高度调节范围 mm 30～50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 合土板式 ;\n镇压器型式 / 轮式 ;","T201900130353","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1915,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYFZ-4型玉米精量播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1730×2320×1190mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/215L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420255","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1916,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYFZ-5型玉米精量播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1710×2910×1190mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:300cm,行距:60cm,工作行数:5行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:50/275L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420255","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1917,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYSFZ-4A","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYSFZ-4A型玉米精量播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1910×2310×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/215L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420252","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1918,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYSFZ-5A","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYSFZ-5A型玉米精量播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1910×2890×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:290cm,行距:58cm,工作行数:5行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:50/275L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420252","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1919,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","播种行数：5行；精量播种；结构型式：机械式，三点悬挂；配套动力范围(kw)：37-66；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1580mm×2850mm×1090mm；作业速度范围(km/h)：3-5；作业小时生产率(hm²/h)：0.9-1.5；行距(mm)：600；工作幅宽(mm)：3000；排种/肥器型式：指夹式/外槽轮式；排种/肥器数量(个)：5/5；排种/肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积(L)：8×5/45；排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链条、齿轮、链轮；开沟器型式：尖铲式；开沟器数量(个)：5(种)+5(肥)；开沟器深度调节范围(mm)：60-80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径(mm)：Φ385；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：地轮。","2018TJ404","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1920,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYZF-4，机械式；悬挂式结构形式，配套动力22～36.8kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1640mm×2260mm×1110mm，作业速度范围4～6km/h，作业小时生产率0.3～0.6hm2/h，行距400～650mm，工作行数4行，工作宽幅1.6～2.6m，4个指夹式排种器，4个外槽轮式排肥器，排种器/排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积9×4个/152L，排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，锄铲式开沟器，开沟器数量：种4个 肥4个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","冀2018T-104（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1921,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYZF-5，机械式；悬挂式结构形式，配套动力36.8～73.5kw，工作状态外形尺寸（ 长×宽×高）1830mm×2760mm×1150mm，作业速度范围4～6km/h，作业小时生产率0.4～1.0hm2/h，行距400～600mm，工作行数5行，工作宽幅2.0～3.0m，5个指夹式排种器，5个外槽轮式排肥器，排种器/排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积9×5个/174L，排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，锄铲式开沟器，开沟器数量：种5个 肥5个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","冀2018T-105（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1922,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力30-45.5kw。主要参数：外形尺寸：1630×2170×1100㎜，结构形式：机械式悬挂式，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：60cm，工作行数：4行，工作幅宽：240cm，排种器型式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：槽轮式（非金属材料），排肥器数量：4个，排种、排肥开沟器形式：铲式，排种、排肥开沟器数量：排种4个、排肥4个，排种、排肥开沟器深度调节范围：0～120mm,种/肥箱容积：7×4/220，排量调节方式：手动螺旋，播种部分传动方式：链传动+轴传动，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径380㎜，地轮高度调节范围：0～130mm，覆土器形式：平板，镇压器形式：地轮","T201913130191","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1923,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）:1550*2850*1100；整机质量（kg）:365；配套动力（kw）:36.8-73.5；结构型式:机械式/悬挂式；作业速度范围（Km/h）:4-6；作业小时生产率（hm2/h）:0.4-1.0；行距（mm）:400-600；工作行数（行）:5；工作幅宽（m） :2.0-3.0；排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式；排种排肥器数量（个）:种：5/肥：5；排种排肥器驱动方式:地轮驱动；种肥箱容积（L*个）:8*5/300；排量调节方式:种：档位调节/肥：螺纹手柄；传动机构型式:轴传动+链传动；开沟器型式:靴脚式；开沟器数量（个）:种：5/肥：5；开沟器深度调节范围（mm）:0-120；地轮型式:胶轮；地轮直径（mm）:380；地轮高度调节范围（mm）:0-130；覆土器型式:覆土板；镇压器型式:地轮","冀2017T—199（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1924,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围（kW）：22～36.8；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×2320×1100;结构质量（kg）：260;行距（cm）：50～60;工作行数：4;工作幅宽（cm）：200-240;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：4;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：4;开沟器型式：铲式;开沟器数量：4;种子箱容积：8*4L;肥箱容积：240L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","冀2018T-099（续）","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1925,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围（kW）：36.8～73.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1560×2850×1100;结构质量（kg）：350;行距（cm）：50～60;工作行数：5;工作幅宽（cm）：250-300;传动机构型式：轴传动+链传动;排种器型式：指夹式;排种器数量：5;排肥器型式：外槽轮式;排肥器数量：5;开沟器型式：铲式;开沟器数量：5;种子箱容积：8*5L;肥箱容积：300L;地轮型式：胶轮;地轮直径：380mm;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","冀2018T-100（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1926,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-4型玉米免耕施肥精播机，结构形式为机械式、悬挂式，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：22-36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2160×1150㎜，整机质量：260kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～0.5h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2～2.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×4/260L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种4个、施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—173（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1927,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号:2BYF-4,结构型式：悬挂式，配套动力范围（KW）：22-36.8，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（MM）：1600×2240×1100，作业速度范围（km/h）:3-6,作业小时生产率（hm2/h）：0.4-0.6，行距（mm）：450-580，工作行数：4，工作幅宽（m）：1.80-2.32，排种器型式：仓转舀勺联体式，排种器数量：4，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4，种箱容积（L）：9×4，肥箱容积（L）：185，排量调节方式：种：机械式，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链条链轮式，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：3，开沟器深度调节范围（mm）：30-150，地轮型式：实心橡胶轮，地轮直径（mm）：390，地轮高度调节范围（mm）:390-450，覆土器型式：刮土板式，镇压器型式：实心胶轮。","冀2017T—118（续）","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1928,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号规格:2BYF-5,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):36.8-92,工作状态外形尺寸(MM):1600*2730*1170,作业速度范围(KM/H):3-6,作业小时生产率(HM2/H):0.4-1.0,行距(MM):45-60,工作行数:5,工作幅宽(M):2.25-3.00,排种器形式:勺轮式,排种器数量:5,排种器驱动方式:轴传动+链传动,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:5,排肥器驱动方式:轴传动,种/肥箱容积(L):8*5/280,排量调节方式:种:机械式肥:手轮式,开沟器形式:铲式,开沟器数量:5,开沟器深度调节范围(MM):30-150,地轮形式:实心橡胶轮,地轮直径(MM):390,地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:实心橡胶轮.","T202013130057","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1929,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","仿型精密播种机","2BYFSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号：2BYFSF-4,,结构型式：悬挂式，配套动力范围（KW）：22-36.8，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（MM）：1750×2220×1100，作业速度范围（km/h）:3-6,作业小时生产率（hm2/h）：0.4-0.6，行距（mm）：450-580，工作行数：4，工作幅宽（m）：1.80-2.32，排种器型式：仓转舀勺联体式，排种器数量：4，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4，种箱容积（L）：9×4，肥箱容积（L）：185，排量调节方式：种：机械式，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链、齿传动，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：4，开沟器深度调节范围（mm）：30-150，地轮型式：实心橡胶轮，地轮直径（mm）：390，地轮高度调节范围（mm）:390-450，覆土器型式：刮土板式，镇压器型式：实心胶轮","冀2017T—116（续）","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1930,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYZF-4玉米施肥精量播种机,外形尺寸(MM):1600*2150*1010,,行距(CM):45-60,工作行数:4,结构型式：机械式、悬挂式，作业速度范围（M/S）4-8，作业小时生产率（hm2/h）：0.4-0.8，工作幅宽（CM）：180-240，排种器型式：指夹式、金属材料，排种器数量：4，排肥器型式：槽轮式、非金属材料，排肥器数量：4，排种开沟器型式：铲式，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-150，排肥开沟器型式：铲式，排肥开沟器数量：4，种、肥箱容积（L）：9*4/200，排量调节方式：种：机械式、肥：螺旋手柄，排种部分传动方式：链传动+轴传动，地轮型式：胶轮，地轮直径（MM）：400，地轮高度调节范围（MM）：390-450，覆土器型式：刮板式，镇压器型式：地轮镇压。","T201913130303","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1931,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-4A","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≧51.5；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1280×2210×1040；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.4-0.6；工作幅宽cm：220；行距cm：55；工作行数：4；排种器型式：勺轮式；金属材料；排种器数量：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：4；排种开沟器深度调节范围mm：20-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：4；排肥开沟器深度调节范围mm：50-90；种/肥箱容积L：6×4/140；排量调节方式：排种：档位；排肥：螺纹；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒","T201914140011","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1932,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-4C","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥58.8；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1355×2145×1045；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.46-0.68；工作幅宽cm：228；行距cm：57；工作行数：4；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：4；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：4；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×4/140；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T202014140045","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1933,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-4Z","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥80.8；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1525×2420×1230；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.49-0.73；工作幅宽cm：244；行距cm：61；工作行数：4；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4；排种开沟器型式：凿铲式；排种开沟器数量：4；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：凿铲式；排肥开沟器数量：4；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×4/140；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制镇压辊；地轮直径mm：404；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制镇压辊。","T202014140043","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1934,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-5A","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≧66.2；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1260×2450×1040；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.47-0.67；工作幅宽cm：235；行距cm：47；工作行数：5；排种器型式：勺轮式；金属材料；排种器数量：5；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：5；排种开沟器深度调节范围mm：20-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：5；排肥开沟器深度调节范围mm：50-90；种/肥箱容积L：6×5/157；排量调节方式：排种：档位；排肥：螺纹；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T201914140011","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1935,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-5C","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥73.5；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1345×2425×1040；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.48-0.72；工作幅宽cm：240；行距cm：48；工作行数：5；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：5；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：5；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：5；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×5/157；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T202014140045","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1936,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-5Z","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥95.6；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1525×2640×1230；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.52-0.77；工作幅宽cm：257.5；行距cm：51.5；工作行数：5；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：5；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5；排种开沟器型式：凿铲式；排种开沟器数量：5；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：凿铲式；排肥开沟器数量：5；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×5/157；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制镇压辊；地轮直径mm：404；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制镇压辊。","T202014140043","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1937,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","电动智能精量播种机","2BJY-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","序号 项 目 单 位 数值 1 型号规格 / 2BJY-4 2 结构型式 / 机械式;悬挂式 3 配套动力范围 kW 29.4～66.2 4 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1750×2100×1110 5 作业速度范围 km/h 4～12 6 作业小时生产率 hm２/h 0.6～1.0 7 行距 mm 450～600 8 工作行数 行 4 9 工作幅宽 m 1.8～2.4 10 排种/肥器 型式 / 电控指夹式/电控外槽轮式 数量 个 种4/肥4 驱动方式 / 电动 11 种/肥箱容积 L 10×4/176 12 排量调节方式 / 电控 13 传动机构型式 / 电动 14 开沟器 型式 / 箭铲式 数量 个 种4/肥4 深度调节范围 mm 0～150 15 地轮 型式 / 胶轮 直径 mm 330 高度调节范围 mm 0～150 16 风机 型号名称 / / 叶轮直径 mm / 转速 r/min / 风压 MPa / 17 覆土器型式 / 刮板式 18 镇压器型式 / 胶轮","部20180764","2022-12-31","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1938,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYMF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BYMF-6玉米施肥精量播种机 ;\n结构型式 / 机械式、悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 55～90 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 2300×3600×1420 ;\n作业速度范围 m/s 1.11～2.22 ;\n作业小时生产率 hm2/h 1.15～2.30; \n工作幅宽 cm 360 ;\n行距 cm 60 ;\n工作行数 行 6; \n排种器型式 / 指夹式、金属材料 ;\n排种器数量 个 6 ;\n排肥器型式 / 槽轮式、非金属材料 ;\n排肥器数量 个 6; \n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 6 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm 30～100 ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 6 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm 30～120 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×6/145+145 ;\n排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 充气轮胎 ;\n地轮直径 mm 600 ;\n地轮高度调节范围 mm 30～50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 合土板式 ;\n镇压器型式 / 轮式 ;","T201900130353","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1939,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-7","播种行数:7行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号规格 ／ 2BYMF-7 ;\n结构型式 ／ 机械式、悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 66～88 ;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 2300×4400×1450 ;\n作业速度范围 km/h 6～8 ;\n作业小时生产率 hm２/h 1.6～1.8 ;\n行距 mm 500～600 ;\n工作行数 行 7 ;\n工作幅宽 m 3.5-4.2 ;\n排种/肥器型式 ／ 种：指夹式/肥：外槽轮式 ;\n排种/肥器数量 个 种：7/肥：7 ;\n排种/肥器驱动方式 ／ 地轮驱动 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×8个/160+120 ;\n排量调节方式 / 种：挡位、肥：螺旋手柄 ;\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ;\n开沟器型式 ／ 种：铲式 肥：铲式 ;\n开沟器数量 个 种：7 肥：7 ;\n开沟器深度调节范围 mm 50～70 ;\n地轮型式 ／ 充气轮胎 ;\n地轮直径 mm 560 ;\n地轮高度调节范围 mm 20～60 ;\n风机型号名称 ／ / ;\n风机叶轮直径 mm / ;\n风机转速 r/min / ;\n风机风压 MPa / ;\n覆土器型式 ／ 合土板式 ;\n镇压器型式 ／ 轮式 ;","冀2018T—258（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1940,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYMF-8","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号规格 ／ 2BYMF-8 ;\n结构型式 ／ 机械式、悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 73～88 ;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 2300×5000×1450 ;\n作业速度范围 km/h 6～8 ;\n作业小时生产率 hm２/h 1.5～2.0 ;\n行距 mm 500～600 ;\n工作行数 行 8 ;\n工作幅宽 m 4～4.8 ;\n排种/肥器型式 ／ 种：指夹式/肥：外槽轮式 ;\n排种/肥器数量 个 种：8/肥：8 ;\n排种/肥器驱动方式 ／ 地轮驱动 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×8个/160×2 ;\n排量调节方式 / 种：挡位、肥：螺旋手柄 ;\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ;\n开沟器型式 ／ 种：铲式 肥：铲式 ;\n开沟器数量 个 种：8 肥：8 ;\n开沟器深度调节范围 mm 50～70 ;\n地轮型式 ／ 充气轮胎 ;\n地轮直径 mm 560 ;\n地轮高度调节范围 mm 20～60 ;\n风机型号名称 ／ / ;\n风机叶轮直径 mm / ;\n风机转速 r/min / ;\n风机风压 MPa / ;\n覆土器型式 ／ 合土板式 ;\n镇压器型式 ／ 轮式 ;","冀2018T—259（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1941,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYFZ-6型玉米精量播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围：80.8～102.9kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1720×3540×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:60/290L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420255","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1942,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米精量播种机","2BYSFZ-6A","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYSFZ-6A型玉米精量播种机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：80.8～102.9kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1910×3560×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：芯铧式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:芯铧式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:60/290L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420252","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1943,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYZF-6，机械式；悬挂式结构形式，配套动力36.8～73.5kw，工作状态外形尺寸（ 长×宽×高）1830mm×3380mm×1150mm，作业速度范围4～6km/h，作业小时生产率1.0～2.0hm2/h，行距400～600mm，工作行数6行，工作宽幅2.4～3.6m，6个指夹式排种器，6个外槽轮式排肥器，排种器/排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积9×6个/110×2个L，排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，锄铲式开沟器，开沟器数量：种6个 肥6个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","冀2018T-106（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1944,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围（kW）：36.8～73.5；外形尺寸（工作状态，长宽×高)mm：1550×3450×1100；结构质量（kg）：435；行距（cm）：40～60；；工作行数：6；工作幅宽（cm）：240～360；传动机构型式：轴传动+链传动；排种器型式：仓转舀勺联体式；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：6；开沟器型式：靴脚式；开沟器数量：种：6肥：6；种子箱容积：8×6L；肥箱容积：170×2L；地轮型式：胶轮；地轮直径：380mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：地轮","冀2017T—198（续）","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1945,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYF-6玉米施肥精量播种机,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):58.8-88.2整机外形尺寸(长x宽x高):1600x3400x1190,作业速度范围(m/s):3-8,作业小时生产率(HM2/H):1.0-2.0工作幅度（cm）：240-360,行距(cm):40-60,工作行数:6排种器型式/勺轮式金属材料，排种器数量,6个，排肥器型式/外槽轮式，非金属材料,排肥器数量6个，排种开沟型式/锄铲式，排种开沟器数量6个，排种开沟器深度调节范围（mm）30-150，排肥开沟器型式/锄铲式，排肥开沟器数量6个，排肥开沟器深度调节范围（mm）30-150，种/肥箱容量L,8x6/168x2,排量调节方式/种：机械式，肥：手轮式，播种部分传动方式/轴传动+链传动，地轮型式/橡胶轮胎，地轮直径（MM）：400，地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:橡胶轮胎.","T202013130056","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1946,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYZF-6玉米施肥精量播种机,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):58.8-88.2整机外形尺寸(长x宽x高):1700x3560x1200,作业速度范围(m/s):0.8-1.9,作业小时生产率(HM2/H):1.0-2.0工作幅度（cm）:360,行距(cm):60,工作行数:6排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量,6个，排肥器型式/外槽轮式，非金属材料,排肥器数量6个，排种开沟型式/锄铲式，排种开沟器数量6个，排种开沟器深度调节范围（mm）30-150，排肥开沟器型式/锄铲式，排肥开沟器数量6个，排肥开沟器深度调节范围（mm）30-150，种/肥箱容量L,8x6/168x2,排量调节方式/种：机械式，肥：手轮式，播种部分传动方式/轴传动+链传动，地轮型式/橡胶轮胎，地轮直径（MM）：400，地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:胶轮","T202000130854","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1947,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≧88.2；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1280×2875×1040；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.56-0.82；工作幅宽cm：276；行距cm：46；工作行数：6；排种器型式：勺轮式；金属材料；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：6；排种开沟器深度调节范围mm：20-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：6；排肥开沟器深度调节范围mm：50-90；种/肥箱容积L：6×6/187；排量调节方式：排种：档位；排肥：螺纹；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T201914140011","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1948,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-6C","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥88.2；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2850×1045；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.58-0.86；工作幅宽cm：288；行距cm：48；工作行数：6；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：6；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：双圆盘；排肥开沟器数量：6；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×6/187；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：370；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T202014140045","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1949,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-6Z","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥110.3；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1525×2840×1230；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.54-0.81；工作幅宽cm：270；行距cm：45；工作行数：6；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6；排种开沟器型式：凿铲式；排种开沟器数量：6；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：凿铲式；排肥开沟器数量：6；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：6×6/187；排量调节方式：排种：档位；排肥：档位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制镇压辊；地轮直径mm：404；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：钢制镇压辊。","T202014140043","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1950,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行气力式精量播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-6B","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称\t/\t2BQFX-6B型精量播种机\n结构型式\t/\t气力式/悬挂式\n配套动力范围\tkW\t≥66.2\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1820×2120×1480\n作业速度范围\tm/s\t0.6~1.0\n作业小时生产率\thm2/h\t0.4~0.7\n工作幅宽\tcm\t168\n行距\tcm\t28\n工作行数\t行\t6\n排种器型式\t/\t气力式\n排种器数量\t个\t3\n排肥器型式\t/\t槽轮式\n排肥器数量\t个\t8\n排种开沟器型式\t/\t双圆盘犁\n排种开沟器数量\t个\t6\n排种开沟器深度调节范围\tmm\t0~60\n排肥开沟器型式\t/\t/\n排肥开沟器数量\t个\t/\n排肥开沟器深度调节范围\tmm\t/\n种/肥箱容积\tL\t种：0.5×6/肥：68.5×2\n排量调节方式\t/\t直流电机转速控制器\n播种部分传动方式\t/\t链传动\n地轮型式\t/\t/\n地轮直径\tmm\t/\n地轮高度调节范围\tmm\t/\n风机型式\t/\t离心式\n覆土器型式\t/\t/\n镇压器型式\t/\t/","T202142420338","2026-11-23","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1951,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","11行及以上气力式精量播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-12","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称  /  2BQFX-12型精量播种机\n结构型式  /  气力式/悬挂式\n配套动力范围  kW  ≥73.5\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm  1820×2600×1480\n作业速度范围  m/s  0.6~1.0\n作业小时生产率  hm2/h  0.5~0.9\n工作幅宽  cm  216\n行距  cm  18\n工作行数  行  12\n排种器型式  /  气力式\n排种器数量  个  6\n排肥器型式  /  槽轮式\n排肥器数量   个   8\n排种开沟器型式  /  双圆盘犁\n排种开沟器数量  个  12\n排种开沟器深度调节范围  mm  0~60\n排肥开沟器型式/  /\n排肥开沟器数量  个  /\n排肥开沟器深度调节范围  mm  /\n种/肥箱容积  L  种：0.5×12/肥：82.5×2\n排量调节方式  /\n直流电机转速控制器\n播种部分传动方式  /  链传动\n地轮型式  /  /\n地轮直径\nmm\n/\n地轮高度调节范围\nmm\n/\n风机型式\n/\n离心式\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n/","T202142420339","2026-11-23","73.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1952,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","安徽峰羽农业机械装备有限公司","水稻秧盘育秧播种机","2BZP-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","产品型号名称： 2BZP-800型水稻秧盘育秧播种机。外形尺寸：3680*510*1090mm。小时生产力：≥  800盘/h。结构形式： 固定式。铺土器型式： 斗式。排种器型式： 凹槽滚轮。铺土箱容积： 35L。播种量调节档位：无极可调。容积：27L。覆土箱形式：斗式。覆土箱容积：35L。覆土平整方式：圆形压土辊。毛刷。输送传动形式：皮带。链轮。作业流程： 铺土喷淋播种覆土。配套动力功率：260W。配套动力类型：电机。","T202134340371","2026-10-31","0.26","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1953,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","长春众发农业装备有限公司","水稻育秧播种机","2BBP-1000","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000-1200盘/h","型号名称：2BBP-1000型 水稻育秧播种机。\n作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：205×85×80cm。\n小时生产率：1000~1200盘/h。\n结构型式：行走式。\n铺土器型式：轮带式。\n铺土箱容积：35L。\n排种器型式：凹槽辊轮。\n播种量调节档位数量：个/无级调速。\n播种箱容积：27L。\n\n覆土器型式：轮带式\n输送传动型式：输送带\n作业流程：铺土→淋水→播种→覆土\n配套动力总功率：235W\n配套动力类型：24V直流电机","T202022220093","2025-05-28","0.235","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1954,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","大安市祥和农业机械制造有限公司","水稻秧盘播种机","2BYP-14/17","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:600-800盘/h","配套动力:铺土电机120w,覆土电机120w,播种电机60w","T201922220069","2024-12-15","180","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1955,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","固始万云丰机械有限责任公司","水稻秧盘育秧播种机","2BPX-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：5300×470×1158mm；小时生产率：800盘/h；铺土箱容积：75L；播种箱容积：40L；覆土箱容积：56L；配套总动力：504W。","苏农机（2019）第（0218）号","2023-12-31","0.504","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1956,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","杭州赛得林智能装备有限公司","秧盘播种成套设备","2BPC-1000","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000盘/h","1\t产品型号名称\t：\t2BPC-1000\n2\t作业状态整机外型尺寸：(长×宽×高）9560×2400×1800mm\n3\t小时生产率：≥1000盘/h\t\n4\t结构型式\t：☑固定式 \n5\t\t铺土器形式：输送带传送+链条提升\n\t\t铺土箱容积：500L\n6\t\t排种器形式：自动气吸滚筒式\n\t\t播种量调节档位数量：更换播种滚筒调节\n\t\t播种箱容积：1.5L\n7\t\t覆土箱形式：输送带传送\n\t\t覆土箱容积：150L\n8\t覆土平整方式\t：滚动毛刷 \n9\t输送传动型式\t：输送带传送\n10\t作业流程\t：铺土-压孔-播种-覆土-洒水\n11\t配套动力总功率：8730W\t\n12\t配套动力类型：电动机动力驱动","T202145450074","2026-05-27","8.73","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1957,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","湖南中联重科智能农机有限责任公司","秧盘育秧播种机","2BP-780A","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:780盘/h","铺土器形式：皮带刮板式，铺土箱容积L：70；播种器形式：径向外槽轮式，播种箱容积L：10；覆土箱形式：皮带刮板式，覆土箱容积L：70；作业流程：铺土-播种-覆土-洒水；配套动力总功率W：375；小时生产率（盘/h）：780；","T202043430030","2025-04-09","0.375","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1958,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","湖南中联重科智能农机有限责任公司","秧盘育秧播种机","2BP-780B","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:780盘/h","铺土器形式：皮带刮板式，铺土箱容积L：70；播种器形式：径向外槽轮式，播种箱容积L：20；覆土箱形式：皮带刮板式，覆土箱容积L：70；作业流程：铺土-播种-覆土-洒水；配套动力总功率W：315；小时生产率（盘/h）：780；","T202043430233","2025-12-30","0.315","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1959,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","霍邱富美机械有限责任公司","育秧播种机","2BPX-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","产品型号名称      2BPX-800型育秧播种机\n作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)      5000mm×520mm×1060mm\n小时生产率      800盘/h\n结构型式      固定式 \n铺土\t铺土器形式      斗式\n\t铺土箱容积      70L\n播种\t排种器形式      槽轮毛刷式\n\t播种量调节档位数量      无级变速\n\t播种箱容积      35L\n覆土\t覆土器形式      斗式\n\t覆土箱容积      55L\n覆土平整方式       毛刷\n输送传动型式       皮带传动\n作业流程      入盘、铺土、淋水、播种、覆土、出盘\n配套动力总功率      400W      \n配套动力类型      电机","T202134340067","2026-05-27","0.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1960,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","佳木斯汇丰农机制造有限公司","秧盘播种机","2BP-1300","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200-1400盘/h","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)cm：484×53×109； 小时生产率：1200-1400（盘/小时）；结构型式：固定式； 作业流程：铺土、洒水、播种、覆土","T20200606092","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1961,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","江苏云马农机制造有限公司","育秧播种机(流水线)","2BLY-280B","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1200(盘/h)。","苏农机（2018）第（0527）号","2022-12-31","0.36","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1962,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","井关农机（常州）有限公司","育秧播种机","2BP-550（SYS-550C）","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:550盘/h","播种效率：550盘/小时；作业流程：输送、铺土、镇压、淋水、播种、覆土；外形尺寸：6350*540*1140mm；总质量：168KG；配套总动力：180W；","苏农机（2018）第（0439）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1963,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","久保田农业机械（苏州）有限公司","育秧播种机","2BZP-1000（SR-K1000CN）","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000盘/h","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:1000盘/h","T201932320152","2024-12-30","0.85","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1964,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","久保田农业机械（苏州）有限公司","育秧播种机","2BZP-800（SR-K800CN）","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:800盘/h","T202032320308","2025-11-01","0.85","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1965,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","2BP-1200","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h","型号、名称：2BP-1200型水稻育苗用播种机；作业状态整机外形尺寸（长*宽*高mm）:8660*540*1140；机具质量（kg）:210；铺土器形式:斗式；铺土箱容积（L):50；排种器形式:外槽轮式；播种箱容积（L):32；最大播盘量（g/盘）:220；最小播盘量（g/盘）:70；覆土箱形式: 斗式；覆土箱容积（L）:50；输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送；输送速度（m/s）:0.21；淋水器形式:喷淋式；作业流程:输送-铺土-淋水-播种-覆土；配套电源电压（V）:AC220；铺土电机：40W；播种电机：90W；总动力：370W；生产率(盘/h):≥1200；","2017TJ340","2021-12-31","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1966,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","SYS-1000C","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000盘/h","产品型号名称：SYS-1000C型水稻育苗用播种机；作业状态整机外形尺寸（长×宽×高）：8660mm×540mm×1140mm；小时生产率：≥1000盘/h；铺土器形式：斗式；铺土箱容积：50L；排种器形式：外槽轮式；播种量调节档位数量：7个；播种箱容积：32L；覆土器形式：斗式；覆土箱容积：50L；覆土平整方式：旋转刷；输送传动形式:皮带+链条+输送滚轮传送；淋水器型式:滴灌；作业流程:输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土；铺土电机功率：40W；播种电机功率:90W；覆土电机功率：120W；总动力:370W；","2018TJ188","2022-12-31","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1967,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","SYS-550C","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:550盘/h","产品型号名称：SYS-550C型水稻育苗用播种机；作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：6350mm×540mm×1140mm；小时生产率：≥550盘/h；铺土器形式：斗式；铺土箱容积：50L；排种器形式：外槽轮式；播种量调节档位数量：7个；播种箱容积：32L；覆土器形式：斗式；覆土箱容积：50L；覆土平整方式：旋转刷；输送传动形式:皮带+链条+输送滚轮传送；淋水器型式:滴灌；作业流程:输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土；播种电机功率:90W；总动力:180W；","2018TJ186","2022-12-31","0.18","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1968,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","SYS-800C","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","产品型号名称：SYS-800C型水稻育苗用播种机；作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：8660mm×540mm×1140mm；小时生产率：≥800盘/h；铺土器形式：斗式；铺土箱容积：50L；排种器形式：外槽轮式；播种量调节档位数量：7个；播种箱容积：32L；覆土器形式：斗式；覆土箱容积：50L；覆土平整方式：旋转刷；输送传动形式:皮带+链条+输送滚轮传送；淋水器型式:滴灌；作业流程:输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土；播种电机功率:90W；总动力:270W；","2018TJ187","2022-12-31","0.27","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1969,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","台州市立锦农机有限公司","水稻秧盘育秧播种机","2BX-1000","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000盘/h","结构特点：流水线式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：8480*530*1150；铺土器形式：斗式；铺土箱容积（L）：52；排种器形式：外槽轮；播种箱容积（L）：32；播种量调节档位数量2个；覆土箱形式：斗式；覆土箱容积（L）：52；覆土平整方式：旋转刷取角装置；淋水器形式：喷淋式；输送传动形式：链条传动；总动力（w)：320；作业流程：铺土、镇压、淋水、播种、覆土；生产率（盘/h）：≥1000；","2018TJ154","2022-12-31","0.32","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1970,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","台州市立锦农机有限公司","水稻育秧播种机","2BX-580","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:580盘/h","结构特点：流水线式；外形尺寸（长*宽*高）（mm）：5920*530*1150；整机质量（kg）：175；铺土器形式：自流式；铺土箱容积（L）：52；排种器形式：散播；播种箱容积（L）：32；覆土器形式：自流式；覆土箱容积（L）：52；淋水器形式：喷淋式；输送传动形式：链齿传动；输送速度（m/s):0.06-0.25；总动力（w)：240；作业流程：铺土、镇压、淋水、播种、覆土；生产率（盘/h）：≥580；","湘20170124015","2021-12-31","0.24","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1971,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","台州市一鸣机械股份有限公司","全自动水稻育秧播种流水线","YM-0819","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:580盘/h","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:580(盘/H)；外型尺寸:4120×582×1190MM；整机重量:130KG；总功率:0.26KW；播种秧盘:7寸或9寸育秧塑料硬盘；铺土箱型式：输送带输送；铺土箱容积：52L；播种箱容积：30L; 覆土箱容积:52L；盘播种量：129.9 g/盘；空格率：≤3%","湘20170124024","2021-12-31","0.26","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1972,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","天长市万寿机械有限公司","秧盘育秧播种机","2BZY-700","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:700盘/h","1、产品型号:2BZY-700型;2、作业状态整机外型尺寸:3780×540×1080mm;3、小时生产率:700~720盘/h.；4、结构型式：固定式；5、铺土器型式:铺土仓斗;6、铺土箱容积：35L；7、排种器型式:外槽轮式(平苗)、窝眼式(钵苗);8、播种量调节档位数量:无级调速;9、播种箱容积：31L；10、覆土箱型式:覆土仓斗;11、覆土箱容积：35L；12、覆土平整方式:刮土刷、镇压轮;13、输送传动型式:平皮带传送;14、作业流程:输送-铺土-淋水-播种-覆土-镇压;15、配套动力总功率:0.26kW;16、配套动力类型：电机","T202134340284","2026-10-31","0.26","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1973,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","盐城恒昌汽车配件有限公司","水稻盘育秧播种机","2BL-280A","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1015盘/h","含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1015(盘/h)。","苏农机（2018）第（0078）号","2022-12-31","0.36","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1974,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","1、规格型号:2Z-4型；2、插秧机的结构形式:手扶式..3、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600kw/(r/min).4、外形尺寸(长×宽×高):2580×1480×880mm.5、作业速度：0.33~0.72m/s；.6、作业小时生产率：0.15~0.20hm2/h；7、作业行数:4行；.8、行距:300mm.9、穴距调节机构型式：手柄齿轮调节；10、穴距调节档位数量：6个；11、穴距:120、140、160、170、190、210mm.12、插秧深度:8~46mm.13、取秧深度：7~17mm；14、变速方式：手动齿轮变速；15、插植机构型式:曲柄摇杆式.","T202100340967","2026-11-02","3.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"","","",""]
[1975,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","1、规格型号:2Z-6型； 2、插秧机结构形式:手扶式；.3、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600kw/(r/min)；4、外形尺寸(长×宽×高):2400×2170×960mm；5、作业速度:0.28~0.77m/s；6、作业小时生产率：0.10~0.25hm2/h；7、作业行数:6行；8、行距:300mm；9、穴距调节机构型式：手柄+更换齿轮调节；10、穴距调节档位数量：5个；11、穴距:120、140、160、180、210mm.12、插秧深度:7~37mm；13、取秧深度：7~17mm；14、变速方式：手动齿轮变速；15、插植臂型式:曲柄摇杆式.","T202100340968","2026-11-02","3.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"","","",""]
[1976,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4-5行四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-5G(G5G)","行数:5行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-5G(G5G)型乘坐式高速插秧机；结构型式：高速乘坐式；配套发动机生产企业：百力通（上海）国际贸易有限公司；配套发动机型号规格：19N1；配套发动机额定功率（或标定功率）：7kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：3600r/min；整机外形尺寸(长×宽高)：2886×1888×1570（mm）；作业速度：0～1.33（m/s）；作业小时生产率：0.08～0.29（hm2/h）；单位作业量燃油消耗量：1.7∽2.4（kg/hm2）；工作行数：5行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：5个；穴距：120、140、160、180、210（100、240选配）（mm）；插秧深度：10～35（mm）；移距：20、17.5、15.5、14（12.7、10.7选配）（mm）；取秧深度：10～20（mm）；插秧频次：最低150、最高670（穴/分）；变速方式：机械变速；行走轮结构型式(前、后)：宽幅防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）：Φ600、Φ850（mm）；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：旋转式。","T201932320192","2024-12-30","7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"","","",""]
[1977,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","宝鸡市鼎铎机械有限公司","移植机","2ZB-2","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","适用苗：钵苗、裸苗、带土苗、其他，适用标准：JBT 10291-2013，种植效率3000-8000株/h，株距调节方式：无级可调","T202061610030","2025-08-26","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1978,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","宝鸡市鼎铎机械有限公司","移植机","2ZB-2B","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","适用苗：钵苗、裸苗、带土苗、其他，适用标准：JBT 10291-2013，种植效率3000-8000株/h，株距调节方式：无级可调","T202061610029","2025-08-26","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1979,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","东风井关农业机械有限公司","蔬菜移栽机","2ZYZ-2A","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","结构型式：自走式；作业行数：2行；配套发动机生产企业 ：常州川崎光阳发动机有限公司；配套发动机型号：J100G；配套发动机型式：风冷1缸4冲程OHV汽油发动机；配套发动机额定功率：1.5kW；配套发动机额定转速 ：1700r/min；外形尺寸（长×宽×高）：2055×1450×1400mm；栽植器型式：吊杯式；行距调节范围：300～500mm；株距调节范围：200-550mm；育苗方式：钵苗；作业人数（含拖拉机机手）：1人","鄂2020102","2025-09-29","1.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1980,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","井关农机（常州）有限公司","垄上栽植机","2ZY-2A(PVHR2-E18)","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","作业行数：2行,四轮乘坐自走式，外形尺寸(MM)：2050*1600*1500,配套动力：1.5KW,机具质量：240KG,株距调节范围(MM)：300、320、350、400、430、480、500、540、600,行距调节范围(MM)：300-500,移栽器型式：鸭嘴式,作业人数：2人,四轮乘坐式","苏农机（2018）第（0483）号","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1981,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","潍坊市雪豹农业装备有限公司","秧苗移栽机","2ZBZ-2A","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","结构型式：自走式；作业行数：2行；栽植器型式：吊杯式；行距调节范围：300～600mm；株距调节范围：150～500mm","T202037370258","2025-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1982,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机","湖南中联重科智能农机有限责任公司","水稻有序抛秧机","2ZPY-13A","工作行数:13行;四轮乘坐自走式:是 ;有序抛秧:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数：13行；","T202043430009","2025-03-24","15.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1983,"种植施肥机械","栽植机械","秧苗移栽机","13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机","湖南中联重科智能农机有限责任公司","水稻有序抛秧机","2ZPY-13D","工作行数:13行;四轮乘坐自走式:是 ;有序抛秧:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数：13行；","T202043430232","2025-12-30","18.5","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1984,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","合肥牧粮农业机械有限公司","侧深施肥机","2FH-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8行，配置有强制施肥装置，防堵塞、漏施或报警装置，配套动力形式：插秧机或播种机，主机体尺寸：2150*500*685mm,施肥量调节方式：手动螺旋调节，施肥深度：50±10mm,施肥位置：秧或种子侧部，输送装置形式：气送式，肥箱容积：200L","T202134340185","2026-08-09","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1985,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","河南赛腾农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8A(F6)","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行\n配套动力形式：由插秧机提供\n动力输出方式：步进电机（轴转动）\n施肥位置：秧苗侧30-50mm\n施肥量调节范围：75-600kg/hm³\n配置有强制施肥装置：有","T20210606065","2026-06-23","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1986,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","河南赛腾农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4A(F8)","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8行 配套动力形式：由插秧机提供 动力输出方式：步进电机（轴转动） 施肥位置：秧苗侧30-50mm 施肥量调节范围：75-600kg/hm³ 配置有强制施肥装置：有","T20210606078","2026-06-23","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1987,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8A（F6)","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行，配套动力形式：6行水稻插秧机，施肥量范围：7.5-600kg/hm²，施肥深度：50mm、施肥位置：苗侧30~50mm，配置强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）（见变更报告文件）；配置施肥量调节装置：自动（通过马达改变排肥轮的转速），结构型式：外槽轮风送式，工作幅宽：1.8m，传动方式：步进电机，排肥器型式：槽轮，肥料箱容积：75L，输肥管型式：波纹塑料管（见推广鉴定报告）；安装在水稻插秧机农用机械上同步作业","黑垦鉴2018034","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1988,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8B（F6)","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行，肥料排出方式：槽轮滚筒式气力强排，施肥深度：50mm，施肥位置：苗侧30-50mm，配置有强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），施肥量调节方式：数字智能输入、实时检测自动变量调节施肥量，防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）,配套动力形式：6行及以上水稻插秧机或水稻直播机，动力输出方式：步进电机，主机体尺寸（长*宽*高）：2*（420*450*820mm）,施肥量范围：7.5-600kg/hm²，肥箱容积：2*40L,离合器形式：机械式，输送装置形式：波纹塑料管","T20190606157","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1989,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4A（F8)","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8行，配套动力形式：8行水稻插秧机，施肥量范围：7.5-600kg/hm²，施肥深度：50mm、施肥位置：苗侧30~50mm，配置强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）（见变更报告文件）；配置施肥量调节装置：自动（通过马达改变排肥轮的转速），结构型式：外槽轮风送式，工作幅宽：2.4m，传动方式：步进电机，排肥器型式：槽轮，肥料箱容积：75L，输肥管型式：波纹塑料管（见推广鉴定报告）；安装在水稻插秧机农用机械上同步作业","黑垦鉴2018035","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1990,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4B（F8)","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8行，肥料排出方式：槽轮滚筒式气力强排，施肥深度：50mm，施肥位置：苗侧30-50mm，配置有强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），施肥量调节方式：数字智能输入、实时检测自动变量调节施肥量，防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）,配套动力形式：6行及以上水稻插秧机或水稻直播机，动力输出方式：步进电机，主机体尺寸（长*宽*高）：2*（420*450*820mm）,施肥量范围：7.5-600kg/hm²，肥箱容积：2*40L,离合器形式：机械式，输送装置形式：波纹塑料管","T20190606158","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1991,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-3.0A(F10)","行数:10行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：10行，肥料排出方式：槽轮滚筒式气力强排，施肥深度：50mm，施肥位置：苗侧30~50mm，配置有强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），施肥量调节方式：数字智能输入、实时检测自动变量调节施肥量，防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）,配套动力形式：6行及以上水稻插秧机或水稻直播机，动力输出方式：步进电机，主机体尺寸（长*宽*高）：420*770*820mm,施肥量范围：7.5-600kg/hm²，肥箱容积：75L,离合器形式：机械式，输送装置形式：波纹塑料管","T20190606159","2025-09-08","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1992,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-3.6A(F12)","行数:12行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：12行，肥料排出方式：槽轮滚筒式气力强排，施肥深度：50mm，施肥位置：苗侧30-50mm，配置有强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），施肥量调节方式：数字智能输入、实时检测自动变量调节施肥量，防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）,配套动力形式：6行及以上水稻插秧机或水稻直播机，动力输出方式：步进电机，主机体尺寸（长*宽*高）：420*860*820mm,施肥量范围：7.5-600kg/hm²，肥箱容积：100L,离合器形式：机械式，输送装置形式：波纹塑料管","T20190606160","2025-09-08","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1993,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-4.8A(F16)","行数:16行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：16行，肥料排出方式：槽轮滚筒式气力强排，施肥深度：50mm，施肥位置：苗侧30-50mm，配置有强制施肥装置：有（搅龙、排肥槽轮强制排肥至风送排肥管），施肥量调节方式：数字智能输入、实时检测自动变量调节施肥量，防堵塞、漏施报警装置：有（电子传感器监控空箱、漏施、堵塞，并报警）,配套动力形式：6行及以上水稻插秧机或水稻直播机，动力输出方式：步进电机，主机体尺寸（长*宽*高）：610*730*860mm,施肥量范围：7.5-600kg/hm²，肥箱容积：130L,离合器形式：机械式，输送装置形式：波纹塑料管","T20190606161","2025-09-08","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1994,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；施肥深度：40～60mm(可调）；施肥位置：50-75mm（可调）；外形尺寸：长1740宽484高874mm；结构质量：48kg；肥箱容积：3X15.8L；肥料种类：圆形颗料肥；肥料排出方式：电动螺旋同步式；施肥量：15-45kg/亩；施肥量设置方式：按钮数字设置；施肥量段数：每段1kg/亩（共31段）；行停方止式：开关电控式；漏施堵塞报警方式：数字PID闭环控制","苏农机（2017）第（0366）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1995,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-6A","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；配套动力：0.4-0.5kw；施肥深度：40～60mm(可调）；施肥侧向位置：50-75mm（可调）；外形尺寸：长1695宽448高696mm；肥料排出方式：电动螺旋同步式；施肥量：15-45kg/亩；施肥量设置方式：按钮数字设置；施肥量段数：每段1kg/亩（共31段）；行停方止式：开关电控式；肥箱容积：2X9.8+2X4.9L；撒肥幅宽：1800mm；肥料类型：圆形颗料肥；驱动方式：电机驱动；漏施堵塞报警方式：数字PID闭环控制","苏农机（2018）第（0332）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1996,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8行；施肥深度：45±10mm；施肥位置：60±10（秧苗两侧）；外形尺寸：长2010宽484高874mm；结构质量：59kg；肥箱容积：4X15.8L；肥料种类：圆形颗料肥；肥料排出方式：电动螺旋同步式；施肥量：15-45kg/亩；施肥量设置方式：按钮数字设置；施肥量段数：每段1kg/亩（共31段）；行停方止式：开关电控式；漏施堵塞报警方式：数字PID闭环控制","苏农机（2017）第（0292）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1997,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","江诗顿智能装备（无锡）有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号：2FH-6，行数：6行，配套动力形式：12V电瓶，动力传输方式：电动式，主机体尺寸：（长x宽x高）：1830 X 380 X 800（mm），肥料排出方式：槽轮+气吹，施肥量调节方式：电动调节施肥量，施肥量范围（kg/hm²：0 ~ 600，施肥深度(mm)：30~50（可调），施肥位置（mm）:苗侧40~60，施肥容积（L）：3X16.5，防堵塞、漏施或报警装置：有，离合器形式：开关电控制，输送装置形式：气吹，配置有强制施肥装置：有。","T202132320223","2026-09-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1998,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","江苏常发农业装备股份有限公司","侧深施肥机","2FC-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；配套动力形式：与乘坐式水稻插秧机配套同步作业；动力传输方式：凸轮+连杆传动；主机体尺寸（长×宽×高）:2075mm×430mm×455mm；肥箱容积（L）：10.6×6；肥料排出方式：槽轮转动下肥+气运；施肥量设置方式：通过把手转动各行同时进行调节；施肥量范围：90-750（两档）；施肥深度：50mm；配置插秧施肥同步控制装置；施肥位置：45mm(秧苗侧方）；防堵塞、漏施或报警装置：配置堵肥报警灯、缺肥报警灯；离合器形式：全行停止离合器（施肥停止）、行停止离合器（双行）、单元离合器（单行）；输送装置形式：风送强制搬运施肥；配置有强制施肥装置：有","T202032320452","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1999,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","江苏常发农业装备股份有限公司","水稻侧深施肥机","2FC-6DF","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；配套动力形式：步进减速电机+鼓风机；动力传输方式：链条传动；主机体尺寸（长×宽×高）:2×（544mm×383mm×647mm）；肥料排出方式：外槽轮；施肥量调节方式：旋钮调节+车速传感器；施肥量范围：90-750kg/hm²；施肥深度：50±10mm；施肥位置：45±10mm（秧苗侧方）；肥箱容积：2×40L；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：无；输送装置形式：管路风送式；配置有强制施肥装置：有；与乘坐式高速插秧机配套施肥联合作业，配置插秧机施肥同步控制装置","T202132320021","2026-01-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2001,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","施肥机","2FGC-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","型式:气吹式(肥料排出方式：槽轮+气吹);行数:8行; 定位(施肥位置：45（秧侧部）；定量深施(施肥深度（mm）： 50); 配套动力形式：水稻插秧机和直播机；配置有强制施肥装置、防堵塞、漏施或报警装置；施肥量调节装置（把手转动+连杆切换）；动力传输方式：机械传动；主机体尺寸（长×宽×高）mm：1920×320×490；肥箱容积（L）：73.5；输送装置形式：气吹式。","T202032320435","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2002,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","侧深施肥机","2FH-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","型式:气吹式(肥料排出方式：槽轮+气吹);行数:8行;定位(施肥位置：50±5)（秧苗侧方）；定量深施(施肥深度（mm）： 50±10); 配套动力形式：高速乘坐式插秧机和直播机；配置有强制施肥装置、防堵塞、漏施或报警装置；插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置（旋钮调节）；动力传输方式：机械传动；主机体尺寸（长×宽×高）mm：（690×400×700）×2；肥箱容积（L）：45×2个；输送装置形式：管路风送式。","T202132320099","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2003,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","井关农机（常州）有限公司","施肥机","2FH-1.8B","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","机体尺寸：（mm）2100*940*780；结构质量：60KG；行数：6行；肥料排出方式：风吹式、自然落下；配套动力：15.3KW；动力输出轴转速：2500r/min；施肥深度：5±1cm；肥箱容积：11*6L；与配套乘坐水稻插秧机插秧施肥同步作业；配套插秧施肥同步控制装置；有强制施肥装置；有肥料堵塞报警装置；有施肥量调节控制；有气吹式、气体强制输送装置；","苏农机（2018）第（0074）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2004,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8A（FSPV6）","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数:6行;配置强制施肥装置 ;配置漏施堵塞报警装置 ;配置插秧施肥同步控制装置 ;配置施肥量调节装置 ;","T202132320325","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2006,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8C","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数:6行;配置强制施肥装置 ;配置漏施堵塞报警装置 ;配置插秧施肥同步控制装置 ;配置施肥量调节装置 ;","T202132320323","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2007,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-2（FSPV8C25）","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数:8行;配置强制施肥装置 ;配置漏施堵塞报警装置 ;配置插秧施肥同步控制装置 ;配置施肥量调节装置 ;","苏农机（2019）第（0083）号","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2009,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-2A","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数:8行;配置强制施肥装置 ;配置漏施堵塞报警装置 ;配置插秧施肥同步控制装置 ;配置施肥量调节装置 ;","T202132320324","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2010,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","扬州新展望机械有限公司","侧深施肥机","2FHF-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过把手调节与行走同步结合；施肥量范围：75~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：50±10mm；肥箱容积：35LX2；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：电控离合；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置。","T202132320125","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2011,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","扬州新展望机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FHF-6A","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过调节施肥量调节杆进行调量；施肥量范围：75~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：50±10mm；肥箱容积：24LX2；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：机械式；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置。","T202132320126","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2012,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","扬州新展望机械有限公司","侧深施肥机","2FHF-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过把手调节与行走同步结合；施肥量范围：75~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：50±10mm；肥箱容积：35LX2；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：电控离合；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置。","T202132320343","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2014,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","洋马农机（中国）有限公司","侧深施肥机","2FC-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","型号\t：\t2FC-8\n机体尺寸（本机）\tmm\t2390×370×510\n结构质量\tkg\t67\n行数\t行\t8\n施肥行距\tmm\t300\n施肥方式\t：\t侧位施肥\n肥料排出方式\t：\t纵型筛盘滚筒+气吹\n施肥量设置方式\t：\t通过调量刻度盘各行同时进行调量\n施肥量段数\t：\t无级\n施肥量\t千克/亩\t4～61（2档:标准/少量+施肥量段数）\n行停止方式\t：\t全行停止离合器（箱遮断）/行停止离合器（各行）/单元离合器（各单元）\n施肥深度\tmm\t40±10\n施肥位置\tmm\t50±10（秧侧部）\n料斗容量\tL\t104（13L/个×8个）\n作业小时生产率\thm2/h\t≤0.73\n防堵塞、漏施或报警装置\t：\t有\n离合器形式\t：\t棘爪离合器\n输送装置形式\t：\t鼓风机气吹式\n是否与乘坐式水稻插秧机配套同步作业并配置插秧施肥同步控制装置\t：\t是\n配置有强制施肥装置\t：\t有","苏农机（2018）第（0440）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2015,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","浙江星莱和农业装备有限公司","侧深施肥机","2FCF-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","配套动力形式：高速插秧机；动力传输方式：插秧机动力分支输出；主机体尺寸（长×宽×高）：620×2460×800（MM），肥料排出方式：槽轮排肥，数量6个；施肥量调节方式：手轮调节式；施肥深度：50±10（MM)；输送装置形式：强制风送施肥装置；该产品与6行高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，强制施肥装置。","T202033330039","2025-08-02","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2017,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","浙江亿森机械有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8A（F6）","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行,有定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置。","苏农机（2018）第（0075）号","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2018,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","6行及以上水稻侧深施肥装置","浙江亿森机械有限公司","水稻插秧侧深施肥机","2FHF-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数:6行，有定位、定量深施,可与插秧机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置。","T20200606002","2025-09-14","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2020,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","1—2m中耕机","邱县骏马机械有限公司","中耕机","3ZF-110A","作业幅宽:1.3m","结构形式:动力与耕作部件一体机；配套功率:4.0kW；燃油种类：汽油；外形尺寸:1600×1300×950mm；结构质量:85kg；行距:400-500mm；中耕深度:50-80mm；传动型式:三角带+链传动；中耕行数:3；工作幅宽:1.1m-1.3m。发动机型号名称：JM170F/P 汽油机；发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；配套功率:4.0kW。","冀2018T—226（续）","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2021,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","1—2m中耕机","邱县骏马机械有限公司","中耕机","3ZF-110B","作业幅宽:1.3m","结构形式:动力与耕作部件一体机；配套功率:4.0kW；燃油种类：汽油；外形尺寸：1500×1300×1000mm；结构质量:68kg；行距:400-500mm；中耕深度:50-80mm；传动型式：三角带+链传动；中耕行数:3；工作幅宽:1.1m-1.3m；发动机型号名称：JM170F/P 汽油机；发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油。","冀2018T—227（续）","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2022,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","洛阳精匠机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2HA","配套发动机功率:2.2kW","外形尺寸：1220mm×515mm×900mm。扶把水平调整：不可调。 扶把上下调整：可调。发动机输出传动方式：皮带。主离合器型式：离心式。主离合器状态：常开。标定（额定）功率：2.2kw。标定（额定）转速：3800r/min。配套除草装置：刀片式除草。配套除草装置最大幅宽：490mm。配套开沟型式：旋耕刀+开沟犁。配套开沟装置最大工作宽度：255 mm。","T202141410115","2026-10-28","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2023,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-2A","配套发动机功率:2.2kW","型号名称\t3TGQ-2A型田园管理机\t\n结构型式\t/\t单轴；轮式\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1200X600X950\t\n扶把水平调整\t/\t不可调\t\n扶把上下调整\t/\t不可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\t\n主离合器型式\t/\t张紧式\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t2.2\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置型式\t/\t锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t280\t\n配套起垄装置型式\t/\t绞龙+仿形器\n配套起垄装置起垄数量      /       1\t\n配套起垄装置最大工作起垄高度\tmm\t200","T202037370014","2025-07-06","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2025,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2A","配套发动机功率:2.2kW","3TGQ-2A型田园管理机结构形式：单轴;轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×520×830; 扶把水平调整：不可调 ；扶把上下调整：可调； 发动机输出传动方式：皮带传动 ；主离合器型式：涨紧轮式； 主离合器状态：常开； 标定功率（KW）：2.2； 标定传速（r/min）：3600； 配套除草装置型式：锄草轮 ；配套锄草装置最大工作宽度：300 mm； 配套开沟装置型式：开沟刀 ；配套开沟装置最大工作宽度（mm）：250。","T201937370120","2024-10-24","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2026,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2B","配套发动机功率:2.2kW","3TGQ-2B型田园管理机 结构形式:单轴轮式; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1040×400×925;扶把水平调整：不可调; 扶把上下调整：可调; 发动机输出传动方式：齿轮传动 ;主离合器型式：摩擦片式; 主离合器状态:常开; 标定功率（KW）:2.2; 标定转速:（r/min）3600; 配套除草装置型式：锄草轮; 配套锄草装置最大工作宽度:350 mm; 配套开沟装置型式：开沟刀; 配套开沟装置最大工作宽度（mm）:250","T201937370119","2024-10-24","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2028,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","潍坊圣川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-3.5","配套发动机功率:3.5kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1500×6030×900;工作幅宽(cm)开沟24;培土24;传动方式(发动机输出):三角皮带;传动方式(刀辊):链传动;旋耕刀型号:开沟HWK225;培土HWP225;总安装刀数量(把):开沟8把;培土8把;主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联;传动型式:链传动;","T202037370034","2025-07-06","3.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2029,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","重庆箭驰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-3.0","配套发动机功率:3.0kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长x宽x高）：1370x500x960(mm) ；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定功率：3.0（kw） ；额定转数：3600（r/min）；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：230（mm）；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：230（mm）。","T202050500310","2025-10-27","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2030,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2.5","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：3TGQ-2.5型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×450mm×950mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：2.5kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202050500026","2025-03-11","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2031,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-3","配套发动机功率:3.0kW","型号名称：3TGQ-3型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×450mm×950mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式： 摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：3.0kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202050500027","2025-03-11","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2033,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","淄博金禾丰农机有限公司","田园管理机","3TGQ-2C","配套发动机功率:2.2kW","3TGQ-2C型田园管理机 结构型式 ：单轴；轮式 ；外形尺寸(长×宽×高) mm ：1140×620×890 ；扶把水平调整 ：不可调 ；扶把上下调整 ：可调 ；发动机输出传动方式 ：齿轮传动 ；主离合器型式 ：油浸式离合器 ；主离合器状态 ：常开 ；标定（额定）功率（ kW）： 2.2 ；标定（额定）转速 （r/min ：3600 ）；配套锄草装置型式 ：锄草轮 ；配套锄草装置最大工作宽度（ mm） ：480 ；配套开沟装置型式 ：旋刀式 ；配套开沟装置最大工作宽度 （mm ）：250。","T202037370260","2025-12-29","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2034,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：双轴、轮式；\n2、外形尺寸：1500mm*620mm*850mm;\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\n4、主离合器型式：涨紧轮式；\n5、主离合器状态：常开；\n6、额定功率：4.05kW;\n7、额定转速：3600r/min；\n8、配套开沟装置型式：刀片式；\n9、配套开沟装置最大工作宽度：260mm；\n10、配套培土装置型式：刀片式；\n11、配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202034048","2025-06-04","4.05","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2036,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4B","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：双轴、轮式；\t\t\t\t\t\t\t\n2、外形尺寸：1800mm*750mm*880mm;\t\t\t\t\t\t\t\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\t\t\t\t\t\t\t\n4、主离合器型式：干式；\t\t\t\t\t\t\t\n5、主离合器状态：常开；\t\t\t\t\t\t\t\n6、标定功率：4.05kW;\t\t\t\t\t\t\t\n7、标定转速：3600r/min；\t\t\t\t\t\t\t\n8、配套锄草装置型式：锄草轮（刀片式）；\t\t\t\t\t\t\t\n9、配套锄草装置最大工作宽度：700mm；\t\t\t\t\t\t\t\n10、配套开沟装置型式：开沟刀；\t\t\t\t\t\t\t\n11、配套开沟装置最大工作宽度：300mm；","T202034573","2025-11-30","4.05","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2037,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4C","配套发动机功率:4.1kW","1、结构型式：双轴、轮式；\n2、外形尺寸：1500mm*670mm*900mm;\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\n4、主离合器型式：涨紧轮式；\n5、主离合器状态：常开；\n6、额定功率：4.1kW;\n7、额定转速：3600r/min；\n8、配套开沟装置型式：刀片式；\n9、配套开沟装置最大工作宽度：260mm；\n10、配套培土装置型式：刀片式；\n11、配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202034153","2025-06-04","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2039,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：双轴、轮式；\t\t\t\t\n2、外形尺寸：1450mm*620mm*850mm;\t\t\t\t\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\t\t\t\t\n4、主离合器型式：涨紧轮式；\t\t\t\t\n5、主离合器状态：常开；\t\t\t\t\n6、额定功率：4.0kW;\t\t\t\t\n7、额定转速：3600r/min；\t\t\t\t\n8、配套开沟装置型式：刀片式；\t\t\t\t\n9、配套开沟装置最大工作宽度：260mm；\t\t\t\t\n10、配套培土装置型式：刀片式；\t\t\t\t\n11、配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202034143","2025-06-04","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2040,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4QB","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：双轴、轮式；\n2、外形尺寸：1550mm*750mm*1050mm;\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\n4、主离合器型式：涨紧轮式；\n5、主离合器状态：常开；\n6、额定功率：4.05kW;\n7、额定转速：1800r/min；\n8、配套开沟装置型式：刀片式；\n9、配套开沟装置最大工作宽度：300mm；\n10、配套培土装置型式：刀片式；\n11、配套培土装置最大工作宽度：300mm。","T202034108","2025-06-04","4.05","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2041,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4QC","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：双轴、轮式；\t\t\t\t\t\t\t\n2、外形尺寸：1800mm*750mm*950mm;\t\t\t\t\t\t\t\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\t\t\t\t\t\t\t\n4、主离合器型式：干式；\t\t\t\t\t\t\t\n5、主离合器状态：常开；\t\t\t\t\t\t\t\n6、标定功率：4.0kW;\t\t\t\t\t\t\t\n7、标定转速：3600r/min；\t\t\t\t\t\t\t\n8、配套锄草装置型式：锄草轮（刀片式）；\t\t\t\t\t\t\t\n9、配套锄草装置最大工作宽度：700mm；\t\t\t\t\t\t\t\n10、配套开沟装置型式：开沟刀；\t\t\t\t\t\t\t\n11、配套开沟装置最大工作宽度：300mm；","T202034572","2025-11-30","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2042,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","1、结构型式：双轴、轮式；\t\t\t\t\n2、外形尺寸：1450mm*620mm*850mm;\t\t\t\t\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\t\t\t\t\n4、主离合器型式：涨紧轮式；\t\t\t\t\n5、主离合器状态：常开；\t\t\t\t\n6、额定功率：5.2kW;\t\t\t\t\n7、额定转速：1800r/min；\t\t\t\t\n8、配套开沟装置型式：刀片式；\t\t\t\t\n9、配套开沟装置最大工作宽度：260mm；\t\t\t\t\n10、配套培土装置型式：刀片式；\t\t\t\t\n11、配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202034152","2025-06-04","5.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2044,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","安徽春风农林机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5QB","配套发动机功率:5.2kW","1、结构型式：双轴、轮式；\t\t\t\t\n2、外形尺寸：1550mm*750mm*1050mm;\t\t\t\t\n3、发动机输出传动方式：皮带传动；\t\t\t\t\n4、主离合器型式：涨紧轮式；\t\t\t\t\n5、主离合器状态：常开；\t\t\t\t\n6、额定功率：5.2kW;\t\t\t\t\n7、额定转速：1800r/min；\t\t\t\t\n8、配套开沟装置型式：刀片式；\t\t\t\t\n9、配套开沟装置最大工作宽度：300mm；\t\t\t\t\n10、配套培土装置型式：刀片式；\t\t\t\t\n11、配套培土装置最大工作宽度：300mm。","T202034149","2025-06-04","5.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2045,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TG-4.6Q","配套发动机功率:4.6kW","结构型式：双轮驱动式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）:1580*950*1020mm（开沟、培土）; 主变速箱型式：齿轮式；扶手把水平调整范围270度；扶手把上下调整范围：20度；发动机输出传动方式：皮带+齿轮；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；行驶速度≥2km/h： 配套动力企业：重庆鼎工机电有限公司，动力型号173F(1/2)/P；动力型式：单缸、风冷、四冲程；标定功率:4.6 kw；额定转速:1800r/min；起动方式：回弹式绳索起动； 燃油种类:汽油 ；配套开沟器型式:旋刀式(10把），传动方式：皮带+齿轮+链条，连接方式:直联 ， 开沟幅宽:12 cm，开沟速度≥0.5km/h，开沟深度:15-25 cm；配套培土器型式:旋刀式(10把），传动方式：皮带+齿轮+链条，连接方式:直联 ，培土速度≥1.0km/h， 培土幅宽:28cm， 培土高度:15~25cm。","鲁T2018049","2022-12-31","4.6","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2047,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TG-6.5","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：双轴/轮式；外形尺寸：1610*640*1020mm；扶把水平可调整：扶把上下可调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式，主离合器常开状态；配套发动机型号:KAGS450-1;标定转速:1800r/min;燃油种类:柴油，制造商：无锡凯奥动力机械有限公司。国三排放。配套培土装置型式：刀片式；培土装置最大工作宽度420mm：配套开沟装置型式：刀片式；开沟装置最大工作宽度200mm。","t201900500982","2024-12-30","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2048,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TG-6Z","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：双轴/轮式；外形尺寸：1550*700*940mm；扶把水平可调整：扶把上下可调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式，主离合器常开状态；配套培土装置型式：旋刀式；培土装置最大工作宽度300mm：配套开沟装置型式：旋刀式；开沟装置最大工作宽度300mm。配套凯奥KAGS450-2柴油机, 标定功率6.3KW,转速3600r/min，生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司，达到国三排放标准。","T201937370185","2024-12-23","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2049,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:手扶双轴皮带式；外形尺寸(长×宽×高)1520×820×900MM；结构质量90KG；主传动方式:齿轮；连接方式:直联；配套170F/P汽油发动机，标定功率4.0kw，标定功率3600r/min；生产企业：重庆鼎工机电有限公司。配套开沟器型式:旋刀式、工作幅宽22CM、开沟深度10-25CM、传动方式:链传动、连接方式:直联；配套培土器型式:旋刀式、工作幅宽28CM、传动方式:链传动、连接方式:直联、培土高度10-20CM。","鲁T2018047","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2050,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴/轮式；外形尺寸：1490*700*940mm；扶把水平可调整：扶把上下可调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式，主离合器常开状态；配套170F汽油机，标定功率4.0KW，标定转速3600r/min，制造厂：山东华盛中天机械集团股份有限公司。配套培土装置型式：旋刀式；培土装置最大工作宽度300mm：配套开沟装置型式：旋刀式；开沟装置最大工作宽度300mm。","T201937370162","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2052,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴/轮式；外形尺寸：1490*700*940mm；扶把水平可调整：扶把上下可调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式，主离合器常开状态；配套170F汽油机，标定功率4.0KW，标定转速3600r/min；配套培土装置型式：旋刀式；培土装置最大工作宽度300mm：配套开沟装置型式：旋刀式；开沟装置最大工作宽度300mm。","T201937370187","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2053,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","结构型式：双轴/轮式；外形尺寸：1720*700*940mm；扶把水平可调整：扶把上下可调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式，主离合器常开状态；标定功率5.2KW;标定转速3600r/min；配套培土装置型式：旋刀式；培土装置最大工作宽度300mm：配套开沟装置型式：旋刀式；开沟装置最大工作宽度300mm。","T201937370180","2024-12-23","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2055,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.5kW","结构型式:手扶双轴皮带式；外形尺寸(长×宽×高)1580×640×970MM；主变速箱结构型式：齿轮式；扶手把水平调整范围：270度；扶手把上下调整范围：35度；发动机输出传动方式:皮带传动；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；行驶速度：≥0.5km/h；配套动力：生产企业山东华盛中天机械集团股份有限公司，动力型号188F-1，结构型式：单缸、风冷四冲程，标定功率5.5KW，额定转速1800r/min，起动方式：回弹式绳索起动，燃油种类：汽油；配套开沟器型式:旋刀式、传动方式:链传动、连接方式:直联；工作幅宽24CM、工作速度≥0.5km/h、开沟深度10-15CM；配套培土器型式:旋刀式、传动方式:链传动、连接方式:直联、工作幅宽24CM、培土高度10-20CM。","鲁T2018048","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2056,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","费县华源农业装备工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-5A","配套发动机功率:5.2kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：1600*660*1020；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开；标定功率5.2KW;标定转速1800r/min；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：300mm;配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：300mm。","T202137370089","2026-03-29","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2058,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","福建文丰农业机械有限公司","田园管理机","WF-3TG5.5DQ","配套发动机功率:5.5kW","配套汽油机:是;汽油机功率:5.5kW;配套机具:3种;结构型式:双轴;整机质量:90kg","T202050500290","2025-09-29","5.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2059,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","福建文丰农业机械有限公司","田园管理机","WF-3TG5.5SQ","配套发动机功率:5.5kW","配套汽油机:是;;汽油机功率:5.5kW;配套机具:3种结构型式:双轴;整机质量:130kg","T202050500291","2025-09-29","5.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2060,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","河北丰顺机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4M","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：单轴、轮式；外形尺寸:1340×510×830mm；燃油种类：汽油；扶把水平不可调整；扶把上下可调整；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；除草装置型式：铲式；除草装置最大工作宽度：400mm；培土装置型式：铲式；培土装置最大工作宽度：250mm。","T202113130249","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2061,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","河北丰顺机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4T","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：单轴、履带；外形尺寸:1390×520×840mm；燃油种类：汽油；扶把水平不可调整；扶把上下可调整；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；除草装置型式：铲式；除草装置最大工作宽度：400mm；培土装置型式：铲式；培土装置最大工作宽度：250mm。","T202113130248","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2063,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莒南县翔龙机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.0kW","结构型式\t：双轴；轮式；\n外形尺寸(长×宽×高)mm：1490×600×980；\n标定（额定）功率\tkW：4.0；\n标定（额定）转速\tr/min：3600；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\n主离合器型式：涨紧式；\n主离合器状态\t：常开；\n配套锄草装置型式：锄草轮；\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm：600；\n配套开沟装置型式：旋刀式；\n配套开沟装置最大工作宽度\tmm：240；","T201937370065","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2064,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莒南县翔龙机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴、轮式；\n外形尺寸(长×宽×高)mm：1590×780×1000；\n标定（额定）功率\tkW：4.0（汽油机）；\n标定（额定）转速\tr/min：3600；\n发动机输出传动方式：直连；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态（常开/常闭）：常开；\n配套锄草装置型式\t：锄草刀轮式；\n配套锄草装置最大工作宽度mm：720；\n配套开沟装置型式：旋刀式；\n配套开沟装置最大工作宽度mm：230","GZNJ/TJ 2019-454","2025-01-13","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2066,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州奥伦农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4kW","结构型式：双轴；轮式、外形尺寸(长×宽×高)1500×720×910mm、发动机输出传动方式：三角带、主离合器型式：涨紧式、主离合器状态：常开、配套开沟装置最大工作宽度：450mm、配套培土装置最大工作宽度：450mm、标定功率：4KW、标定转速：3600r/min、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调","T201937370025","2024-08-08","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2067,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州奥伦农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4kW","结构型式：双轴；轮式、外形尺寸（长×宽×高）：1900×640×950mm、主离合器形式：涨紧式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：旋刀式、配套培土装置型式：旋刀式、配套开沟装置最大工作宽度：270mm、配套培土装置最大工作宽度：270mm、培土刀总安装刀数：10片、发动机输出传动方式：三角带","T202037370026","2025-07-06","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2068,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1820*560*860 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式","鲁T2017121","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2069,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：双轴：轮式；外形尺寸：1520*530*940mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器形式：涨紧式；主离合状态：常开；标定功率：4.0KW；标定转速：1800r/min;配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：240mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm","T201937370131","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2071,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0P","配套发动机功率:7.0kW","结构形式：双轴，轮式；外形尺寸：1530*720*990mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器形式：涨紧式；主离合状态：常开；标定功率：4KW；标定转速：3600r/min;配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：690mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm","T202037370358","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2072,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0S","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：双轴：轮式；外形尺寸：1960*560*940mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器形式：涨紧式；主离合状态：常开；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min;配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：240mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm","T201937370130","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2074,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5P","配套发动机功率:4.5kW","结构形式：双轴：轮式；外形尺寸：1650*720*960mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器形式：涨紧式；主离合状态：常开；标定功率：4.5KW；标定转速：3600r/min;配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：690mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm","T202037370359","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2075,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市华弘机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5Z","配套发动机功率:4.5kW","结构形式：双轴：轮式；外形尺寸：1480*730*950mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器形式：摩擦片式；主离合状态：常开；标定功率：4.5KW；标定转速：3600r/min;配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：690mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm","T202037370361","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2077,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市庆源机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.3kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：1810×570×1090mm；发动机标定功率：5.3kW；发动机标定转速:3600r/min；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开","T202037370337","2025-12-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2078,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：1380x870x880mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：自动离合式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大起垄高度250mm；","T201937370075","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2079,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370102","2026-05-09","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2080,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5A型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370100","2026-05-09","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2082,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3800r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370104","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2083,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4C型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3800r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370105","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2085,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4E型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x600x970mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3800r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：450mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度220mm；","T202137370103","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2086,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4L型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：1280x730x850mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸蹄式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大起垄高度250mm；","T202137370107","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2087,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳精匠机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4kW","外形尺寸：1220mm×820mm×920mm。扶把水平调整：可调。扶把上下调整：可调。发动机输出传动方式：齿轮。主离合器型式：离心式。主离合器状态：常开。标定（额定）功率：4kw。标定（额定）转速：3600r/min。配套除草装置：刀片式除草。配套除草装置最大幅宽：740mm。配套开沟型式：螺旋刀具+拖挂开沟犁。配套开沟装置最大工作宽度：600 mm。","T202141410117","2026-10-28","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2088,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳精匠机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4kW","外形尺寸：1370mm×800mm×900mm。扶把水平调整：可调。扶把上下调整：可调。发动机输出传动方式：齿轮。主离合器型式：离心式。主离合器状态：常开。标定（额定）功率：4kw。标定（额定）转速：3600r/min。配套除草装置：刀片式除草。配套除草装置最大幅宽：740mm。配套开沟型式：螺旋刀具+拖挂开沟犁。配套开沟装置最大工作宽度：600 mm。","T202141410116","2026-10-28","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2090,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳致农机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：（1500×500×800）mm；工作幅宽：65cm；结构质量：80kg；配套动力型号：RV225汽油机；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；制造商：隆鑫通用动力股份有限公司；排放阶段：国二；传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：通轴直连；旋耕刀型号：TS150；总安装刀数量：16把；主离合器型式：干式分离；配套开沟器：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1个；配套培土器：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量：1套；配套起垄器：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1套；配套锄草装置：连接方式通轴直连，传动方式齿轮传动，数量1套。","豫2017152","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2091,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳致农机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q-1","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：（1250×700×900）mm；工作幅宽：42cm；结构质量：49kg；配套动力型号：DV225汽油机；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；制造商：重庆大江动力设备制造有限公司；排放阶段：国二；传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：通轴直连；旋耕刀型号：TS150；总安装刀数量：16把；主离合器型式：干式分离；与开沟器配套：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1个；与培土器配套：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1套。","豫2018136","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2093,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5JT","配套发动机功率:4.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×660×950；标定功率(kW)：4.5；标定转速（r/min）：3600；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：摩擦式离合器；主离合器状态：常开；；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：230。","T202141410001","2026-03-14","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2094,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5ZT2","配套发动机功率:4.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1665×715×985；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常开；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：260；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：265","T202041410087","2025-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2096,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A2+","配套发动机功率:4.2kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×710×930；标定功率：4.2kW；标定转速：3800r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：450；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：580","T202041410164","2025-12-30","4.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2097,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×710×930；标定功率：4kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：450；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：580","T202041410161","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2098,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A4+","配套发动机功率:4.4kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×710×930；标定功率：4.4kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：湿式离心式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：450。","T202141410041","2026-03-14","4.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2099,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1420×710×930；标定功率(kW)：4.0；标定转速（r/min）：3600；燃油种类：汽油；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：干式离心式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：450；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：580","T202041410163","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2101,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4M5","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×710×970；标定功率：4kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：450；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：580","T202041410162","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2102,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4N4","配套发动机功率:4.4kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×710×970；标定功率(kW)：4.4；标定转速（r/min）：3600；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：650；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：450。","T202041410244","2025-12-30","4.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2104,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5S","配套发动机功率:5.8kW","主变速箱结构型式：有级式；主变速箱箱体材质：铝合金；副变速箱结构型式：有级式；副变速箱箱体材质；铝合金；扶把水平调整范围：180（º）；扶把上下调整范围：54（º）；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：胶轮；行驶速度：≤5km/h；配套动力结构型式：单缸、水平式、风冷、四冲程；发动机燃油种类：汽油；标定功率：5.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×710×960；结构型式:双轮驱动式；配套动力标定转速（r/min）：3600；配套动力起动方式：手拉起动；配套开沟器型式：刀片和铧式组合；配套开沟器传动方式：链条传动；配套开沟器连接方式：直联＋悬挂；开沟工作幅宽：25cm；开沟作业速度：≥1km/h；开沟深度：≧10cm；配套培土器传动方式：锥齿传动；配套培土器连接方式：直联＋悬挂；培土工作幅宽：25cm；培土作业速度：≥1km/h；培土高度：≧15cm","部20190118","2023-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2105,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","南昌市八马机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机型号名称：KAIAO牌KAGS350型柴油机　　发动机标定功率（kW）：4.1　　生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司　　排放标准：国三      锄草装置：滚轮式，开沟装置：开沟刀","T202043430250","2025-12-30","4.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[2106,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","南昌市八马机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","汽油发动机  型号：170 型，汽油机功率：4.0kW  标定转速：3600。锄草装置：滚轮式，开沟装置：开沟刀","T202043430252","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[2107,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县丰田农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 ：3TGQ-4型田园管理机 结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式 外形尺寸(长×宽×高)：（1620×620×930）mm 扶把水平调整（可调/不可调):可调 扶把上下调整（可调/不可调）：可调 发动机输出传动方式：皮带传动 主离合器型式：张紧式 主离合器状态（常开/常闭）：常开 标定（额定）功率：4.0KW 标定（额定）转速:3600r/min 配套施肥装置排肥器型式：外槽轮","T201937370147","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2109,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县丰田农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 ：3TGQ-4L型田园管理机 结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；履带 外形尺寸(长×宽×高)：（1420×550×850）mm 扶把水平调整（可调/不可调):不可调 扶把上下调整（可调/不可调）：不可调 发动机输出传动方式：皮带传动 主离合器型式：张紧式 主离合器状态（常开/常闭）：常开 标定（额定）功率：4.0KW 标定（额定）转速:3600r/min 配套施肥装置排肥器型式：外槽轮 配套施肥装置施肥行数：2行 配套施肥装置施肥开沟器型式 ：尖铲式 配套锄草装置型式：燕尾铲 配套锄草装置最大工作宽度：460mm","T201937370150","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2110,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县丰田农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 ：3TGQ-4S型田园管理机 结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式 外形尺寸(长×宽×高)：（1620×620×930）mm 扶把水平调整（可调/不可调):可调 扶把上下调整（可调/不可调）：可调 发动机输出传动方式：皮带传动 主离合器型式：张紧式 主离合器状态（常开/常闭）：常开 标定（额定）功率：4.0KW 标定（额定）转速:3600r/min 配套锄草装置型式：锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度：480mm 配套开沟装置型式 ：开沟刀 配套开沟装置最大工作宽度：270mm","T201937370149","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2112,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县中发机械有限公司","田园管理机","3TG-4LQ","配套发动机功率:4.0kW","1、外形尺寸：1500*560*850mm.2、传动方式：三角皮带。3、离合器型式：涨紧轮式。4、配套功率：4.0kW，汽油机。5、锄草装置型式：燕尾铲式。6、锄草数量：3个。7、锄草连接方式：直联。8、施肥器型式：外槽轮式。9、施肥传动方式：链传动。10、施肥行数：2行。11、施肥开沟器型式：尖铲式。","鲁T2018007","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2113,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县中发机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4DA","配套发动机功率:4.1kW","1、外形尺寸：1830*550*900（mm) 2、传动方式：三角皮带。3、离合器型式：涨紧式。4、发动机功率：4.1kW。5、额定转速：3600r/min。6、锄草装置型式：燕尾铲式。7、锄草装置数量：3个。8、施肥型式：外槽轮式。9、施肥传动方式：链传动。10、施肥行数：2行。11、施肥开沟器型式：尖铲式。12、施肥连接型式：直连。","鲁T2017042","2021-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2115,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县中发机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4W","配套发动机功率:4.0kW","1、外形尺寸：1830*550*900（mm) 2、传动方式：三角皮带。3、离合器型式：涨紧式。4、发动机功率：4.0kW。5、额定转速：3600r/min。6、锄草装置型式：燕尾铲式。7、锄草装置数量：3个。8、施肥型式：外槽轮式。9、施肥传动方式：链传动。10、施肥行数：2行。11、施肥开沟器型式：尖铲式。12、施肥连接型式：直连。","T202137370336","2026-08-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2116,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宁津县中发机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：单轴：轮式。2.外形尺寸：1530×660×980mm。3、配套动力：4.0kW 汽油机。4、传动方式：齿轮传动。5、主离合型式：摩擦片式。6、主离合状态：常开。7、配套除草装置最大工作宽度：400mm。8、配套除草装置形式：燕尾铲。9、配套施肥装置排肥器型式：外槽轮。10、配套施肥装置施肥行数：2行。11、配套施肥装置施肥开沟器型式：尖铲式。","T202137370335","2026-08-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2117,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1400mmX520mmX910mm；传动方式：三角带；燃油种类：汽油；锄草装置型式：铲式；锄草装置数量：3个；锄草工作幅宽：40cm；锄草深度：≥6cm；开沟器型式：铲式；开沟工作幅宽：30cm-40cm；开沟深度：≥6cm；排肥器型式：轮式；施肥深度: ≥3cm。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kM；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉。发动机型号名称：JM170F/P 汽油机；发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机起动方式：反冲式手拉启动；燃油种类：汽油。","TJ-2017T-27","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2118,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1420x580x920；工作幅宽(cm)40；结构质量（kg）：71；传动方式（发动机输出）：三角带；传动方式（刀辊）：无；旋耕刀型号：无；总安装刀数量(把)：无；主离合器型式：离心式。锄草装置型式:铲式；锄草装置数量:3个；配套锄草装置连接方式：销轴；配套锄草装置锄草工作幅宽：40cm；配套锄草装置锄草深度：≥6cm；配套锄草装置锄草作业速度：1.0-3km/h；开沟器型式:铲式；排肥器型式:轮式；配套开沟器开沟工作幅宽：30-40cm；配套开沟器开沟深度：≥6cm；配套开沟器开沟作业速度：1.0-3km/h。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kW；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉;燃油种类：汽油。","TJ-2017T-28","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2120,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600X540X940；标定功率:4.0kW；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉；燃油种类：汽油。工作幅宽(cm)40；结构质量（kg）：68；传动方式（发动机输出）：三角带；主离合器型式：离心式。锄草装置型式:铲式；锄草装置数量:3个；配套锄草装置连接方式：销轴；配套锄草装置锄草工作幅宽：40cm；配套锄草装置锄草深度：≥6cm；配套锄草装置锄草作业速度：1.0-3km/h；开沟器型式:铲式；配套开沟器连接方式：销轴；配套开沟器开沟工作幅宽：30-40cm；配套开沟器开沟深度：≥6cm；配套开沟器开沟作业速度：1.0-3km/h。","TJ-2017T-29","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2121,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：单轴、轮式；外形尺寸:1350×510×840mm；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平不可调整；扶把上下可调整；发动机输出传动方式：皮带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；除草装置型式：铲式；除草装置最大工作宽度：400mm；培土装置型式：铲式；培土装置最大工作宽度：250mm。","T202113130245","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2123,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：单轴、轮式；外形尺寸:1400×630×970mm；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平可调整；扶把上下可调整；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；除草装置型式：锄草轮；除草装置最大工作宽度：770mm；培土装置型式：铲式；培土装置最大工作宽度：250mm。","T202113130246","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2124,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4P","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1420X580X920；工作幅宽(cm)40；结构质量（kg）：66；传动方式（发动机输出）：三角带；传动方式（刀辊）：无；旋耕刀型号：无；总安装刀数量(把)：无；主离合器型式：离心式；开沟器型式:铲式；配套开沟器连接方式：销轴；配套开沟器开沟工作幅宽：30-40cm；配套开沟器开沟深度：5.0-8cm；配套开沟器开沟作业速度：1.0-3km/h；排肥器型式:轮式；施肥行数:2行；施肥开沟器型式:铲式。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kW；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉；燃油种类：汽油。","TJ-2017T-30","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2125,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸:1500×750×960mm；燃油种类：汽油；扶把水平可调整；扶把上下可调整；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；除草装置型式：锄草轮；除草装置最大工作宽度：720mm；开沟装置型式：刀盘式；开沟装置最大工作宽度：200mm。","T202113130244","2026-05-23","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2126,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1480X620X970mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：200mm；","T202037370097","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2128,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5B","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5B型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1500X730X960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm；","T202037370102","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2129,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5C","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5C型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1650X650X980mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm；","T202037370101","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2131,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5E","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5E型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1420X720X980mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm；","T202037370099","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2132,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1450X730X970mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm；","T202037370096","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2134,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4C型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1580X630X970mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm；","T202037370094","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2135,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4F型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1440X780X960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：200mm；","T202037370093","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2136,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4G型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1380X730X980mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：200mm；","T202037370092","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2137,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照福丰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4H型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1340X600X980mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：200mm；","T202037370091","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2139,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市长远机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5SZ","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TGQ-5SZ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1550×730×940；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：630mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T202137370074","2026-03-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2140,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市长远机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5SZ(X)","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TGQ-5SZ(X)型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1620×730×920；扶把水平调整:可调；扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：630mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度:250mm。","T202137370073","2026-03-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2142,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市德福机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4QS","配套发动机功率:4kW","型号名称：3TG-4QS型田园管理机；主机：工作状态外形尺寸：（长X宽X高）1400X750X950mm（锄草）1400X750X950mm（开沟）；扶把水平调整范围：270°；扶把上下调整范围：45°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开；配套动力：标定功率：4.0Kw；额定转速：3600r/min；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；配套开沟装置：开沟器型式：旋刀式；传动方式：链传动；连接方式：直联；","鲁T2018019","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2143,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市德福机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4kW","型号名称：3TGQ-4.0A型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1430X610X970mm；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：旋刀式+成型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：240mm；","T201937370063","2024-10-24","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2144,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市德福机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套发动机功率:4kW","型号名称：3TGQ-4.0B型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1520X650X960mm；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套培土装置型式：培土刀；配套培土装置最大工作宽度：250mm；配套开沟装置型式：开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度：140mm；","T201937370062","2024-10-24","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2145,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市弘旭机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4.0A型田园管理机；主机：工作状态a外形尺寸：（长X宽X高）1410X800X980mm（锄草）1410X700X980mm（开沟）；扶把水平调整范围：180°；扶把上下调整范围：45°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套动力：生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；型号名称：JM170F/P汽油机；结构型式：单缸、风冷、四冲程；标定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉式；燃油种类：汽油；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；锄草工作幅宽：75cm；锄草作业速度：≥0.4km/h；锄草深度：≥3cm；配套开沟器：开沟器型式：开沟刀；传动方式：链传动；连接方式：直联；开沟工作幅宽：22cm；开沟作业速度：≥0.3km/h；开沟深度：≥10cm；","鲁T2019001","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2147,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市弘旭机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4.0C型田园管理机；主机：工作状态a外形尺寸：（长X宽X高）1560X750X980mm（锄草）1560X750X980mm（开沟）；扶把水平调整范围：180°；扶把上下调整范围：45°；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套动力：生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；型号名称：JM170F/P汽油机；结构型式：单缸、风冷、四冲程；标定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉式；燃油种类：汽油；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；锄草工作幅宽：75cm；锄草作业速度：≥0.4km/h；锄草深度：≥3cm；配套开沟器：开沟器型式：开沟刀；传动方式：链传动；连接方式：直联；开沟工作幅宽：22cm；开沟作业速度：≥0.3km/h；开沟深度：≥10cm；","鲁T2019003","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2148,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4QSA","配套发动机功率:4.1kW","主机型号名称：3TG-4QSA型田园管理机；主机(锄草)工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1560×800×860；主机(起垄)工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm：1560×800×860；主机扶把水平调整范围：90°；主机扶把上下调整范围：30°；主机发动机输出传动方式：齿轮传动；主机主离合器型式：涨紧式；主机主离合器状态：常开；配套动力标定功率：4.1kW；配套动力额定转速：3600r/min；配套锄草装置锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置锄草装置数量：2个；配套锄草装置传动方式：齿轮+轴传动；配套锄草装置连接方式：直联；配套起垄器起垄器型式：起垄刀+整形器；配套起垄器传动方式：齿轮+轴传动；配套起垄器连接方式：直联；配套起垄器起垄数量：1垄；","鲁T2017013","2021-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2150,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6KP","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6KP型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1750×630×940；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：6.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：315mm；配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：315mm。","T202137370079","2026-03-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2151,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6SP","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6SP型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1740×640×910；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：6.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：630mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T202137370080","2026-03-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2152,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6SZ","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6SZ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1590×720×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：6.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：630mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：210mm。","T202137370081","2026-03-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2153,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm：1600×720×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿形器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：250mm；","T202037370087","2025-07-06","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2155,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4KP","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4KP型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm：1750×700×940；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：740mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm；","T202037370090","2025-07-06","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2156,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4KP（X）","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4KP（X）型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×610×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：230mm；配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：210mm。","T202137370083","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2158,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.0kW","发动机型号名称：170F型汽油发动机；标定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（锄草）mm：1690×810×940；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（开沟）mm：1690×810×940；扶把水平调整范围：90°；扶把上下调整范围：30°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套开沟器型式：旋刀式；配套开沟器开沟工作幅宽：23cm；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置锄草工作幅宽：74cm。","鲁T2018117","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2159,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4SCJ","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4SCJ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1340×540×840；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草刀轴；配套锄草装置最大工作宽度：400mm；配套开沟装置型式：开沟犁；配套开沟装置最大工作宽度：260mm。","T202137370087","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2161,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4ST","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4ST型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1930×760×820；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套开沟装置型式：开沟犁；配套开沟装置最大工作宽度：230mm。","T202137370086","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2162,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4SZ","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4SZ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm：1500×780×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；","T202037370085","2025-07-06","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2163,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4SZ(X)","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4SZ(X)型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1600×730×920；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：630mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T202137370084","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2164,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4Z型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm：1590×770×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿形器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：250mm；","T202037370088","2025-07-06","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2166,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5KP（X）","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TGQ-5KP(X)型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×610×970；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：230mm；配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：210mm。","T202137370078","2026-03-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2167,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5SZ","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TGQ-5SZ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1540×700×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：590mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：210mm。","T202137370085","2026-03-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2169,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1420×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370350","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2170,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5Z","配套发动机功率:4.5kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370349","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2171,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1420×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370346","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2172,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1420×830×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：700；配套起垄装置型式：绞龙+仿形器；配套起垄装置最大工作起垄高度mm：200；配套起垄装置起垄数量：1","T202037370345","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2174,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1410×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370348","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2175,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4ZA","配套发动机功率:4kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×830×970；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：700；配套起垄装置型式：绞龙+仿形器；配套起垄装置最大工作起垄高度mm：200；配套起垄装置起垄数量：1","T202037370351","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2177,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TG-6A1","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6A1型田园管理机\n结构形式：双轴、轮式\n外形尺寸（mm）：1510*740*960\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：轴传动；\n主离合器形式：摩擦片；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：6.3kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：740mm\n配套开沟装置型式：旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度：220mm","T202037370452","2025-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2178,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机。\n结构形式：单轴、轮式。\n外形尺寸：1550x730x900mm。\n扶手把水平调整：可调。\n扶手把上下调节：可调。\n发动机输出传动方式：皮带传动。\n主离合器形式：涨紧轮。\n主离合器状态：常开。\n标定功率：4.0kw。\n标定转速：3600r/min。\n配套锄草装置型式：锄草轮。\n配套锄草装置最大工作宽度：600mm。\n配套起垄装置型式：绞龙+仿形器。\n配套起垄装置起垄数量：1\n配套起垄装置最大起垄高度：250mm。","T201937370016","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2180,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A1","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5A1型田园管理机\n结构形式：双轴、轮式\t\n外形尺寸（长*宽*高）：1450mm*740mm*960mm\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：轴传动；\t\n主离合器形式：摩擦片；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.5kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：740mm\n配套开沟装置型式：旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度：220mm","T202037370450","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2181,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机。\n结构形式：双轴、轮式。\n外形尺寸：1470x710x850mm。\n扶手把水平调整：可调。\n扶手把上下调节：可调。\n发动机输出传动方式：皮带传动。\n主离合器形式：涨紧轮。\n主离合器状态：常开。\n标定功率：4.0kw。\n标定转速：3600r/min。\n配套锄草装置型式：锄草轮。\n配套锄草装置最大工作宽度：600mm。\n配套开沟装置型式：旋刀式。\n配套开沟装置最大工作宽度：240mm。","T201937370015","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2182,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4A1","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A1型田园管理机\n结构形式：双轴、轮式\t\n外形尺寸（长*宽*高）：1450mm*740mm*960mm\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：轴传动；\t\n主离合器形式：摩擦片；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：740mm\n配套开沟装置型式：旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度：220mm","T202037370447","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2183,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机。\n结构形式：单轴、轮式。\n外形尺寸：1510x750x850mm。\n扶手把水平调整：不可调。\n扶手把上下调节：不可调。\n发动机输出传动方式：齿轮传动。\n主离合器形式：摩擦片。\n主离合器状态：常开。\n标定功率：4.0kw。\n标定转速：3600r/min。\n配套培土装置型式：旋刀式。\n配套培土装置最大工作宽度：250mm。\n配套开沟装置型式：旋刀式。\n配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T201937370019","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2185,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4D1","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4D1型田园管理机\n结构形式：单轴、轮式\t\n外形尺寸（长*宽*高）：1380mm*720mm*980mm\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：轴传动；\t\n主离合器形式：摩擦片；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：740mm\n配套起垄装置型式：绞龙+仿形器\n配套起垄装置起垄数量：1\n配套起垄装置最大工作起垄高度：240mm","T202037370448","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2186,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4E型田园管理机\n结构形式：双轴、轮式\t\n外形尺寸（长*宽*高）：1340mm*520mm*960mm\n扶把水平调整：不可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\t\n主离合器形式：涨紧轮式；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：510mm\n配套开沟装置型式：旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度：140mm","T202037370453","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2188,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4G型田园管理机\n结构形式：双轴、轮式\t\n外形尺寸（长*宽*高）：1340mm*450mm*960mm\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\t\n主离合器形式：涨紧轮式；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度：265mm\n配套开沟装置型式：开沟犁；\n配套开沟装置最大工作宽度：160mm","T202037370446","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2189,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4H型田园管理机\n结构形式：双轴、轮式\t\n外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*650mm*950mm\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\t\n主离合器形式：涨紧轮式；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度：320mm\n配套开沟装置型式：开沟犁；\n配套开沟装置最大工作宽度：160mm","T202037370444","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2190,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4I","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4I型田园管理机\n结构形式：单轴、履带\n外形尺寸（长*宽*高）：1490mm*540mm*980mm\n扶把水平调整：不可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\t\n主离合器形式：涨紧轮式；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：耘锄铲；\t\t\n配套锄草装置最大工作宽度：440mm\n配套开沟装置型式：开沟犁；\n配套开沟装置最大工作宽度：240mm","T202037370445","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2191,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","型号名称：3TGQ-5型田园管理机。\n结构形式：双轴、轮式。\n外形尺寸：1830x600x1120mm。\n扶手把水平调整：可调。\n扶手把上下调节：可调。\n发动机输出传动方式：皮带传动。\n主离合器形式：涨紧轮。\n主离合器状态：常开。\n标定功率：5.2kw。\n标定转速：1800r/min。\n配套培土装置型式：旋刀式。\n配套培土装置最大工作宽度：150mm。\n配套开沟装置型式：旋刀式。\n配套开沟装置最大工作宽度：120mm。","T201937370018","2024-08-08","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2193,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","序号\t项目名称\t设计值\n1\t型号名称\t3TGQ-4型田园管理机\n2\t结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）\t双轴；轮式\n3\t外形尺寸(长×宽×高)\t1800×560×960mm\n4\t扶把水平调整（可调/不可调）\t不可调\n5\t扶把上下调整（可调/不可调）\t可调\n6\t发动机输出传动方式\t齿轮传动\n7\t主离合器型式\t油浸式摩擦片\n8\t主离合器状态（常开/常闭）\t常开\n9\t标定（额定）功率\t4.0kW\n10\t标定（额定）转速\t3600r/min\n11\t配套开沟装置型式\t旋刀式\n12\t配套开沟装置最大工作宽度\t220mm\n13\t配套培土装置型式\t旋刀式\n14\t配套培土装置最大工作宽度\t450mm\n15\t配套发动机型号\t170F型号汽油机","T202037370130","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2194,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4Ⅱ","配套发动机功率:4.0kW","项目\t设计值\n发动机型号\t170F\n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）\t双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\t1630×610×1000mm\n扶把水平调整（可调/不可调）\t不可调\n扶把上下调整（可调/不可调）\t可调\n发动机输出传动方式\t齿轮传动\n主离合器型式\t摩擦片式\n主离合器状态（常开/常闭）\t常开\n标定（额定）功率\t4.0kW\n标定（额定）转速\t3600r/min\n配套开沟装置型式\t旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度\t230mm\n配套培土装置型式\t旋刀式\n配套培土装置最大工作宽度\t630mm","T202043430246","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2196,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","项目\t设计值\n型号名称\t3TGQ-4C型田园管理机\n发动机型号\t170F\n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）\t双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\t1440 ×720×1080mm  \n扶把水平调整（可调/不可调）\t可调\n扶把上下调整（可调/不可调）\t可调\n发动机输出传动方式\t齿轮传动\n主离合器型式\t摩擦片式\n主离合器状态（常开/常闭）\t常开\n标定（额定）功率\t4.0kW\n标定（额定）转速\t3600r/min\n配套开沟装置型式\t旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度\t240mm\n配套培土装置型式\t旋刀式\n配套培土装置最大工作宽度\t630mm","T202043430247","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2197,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","项目\t设计值\n型号名称\t3TGQ-5型田园管理机\n发动机型号\t177F\n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）\t双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\t1590×620×850mm\n扶把水平调整（可调/不可调）\t可调\n扶把上下调整（可调/不可调）\t可调\n发动机输出传动方式\t皮带传动\n主离合器型式\t涨紧轮式\n主离合器状态（常开/常闭）\t常开\n标定（额定）功率\t5.2kW\n标定（额定）转速\t3600r/min\n配套开沟装置型式\t旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度\t230mm\n配套培土装置型式\t旋刀式\n配套培土装置最大工作宽度\t630mm","T202043430249","2025-12-30","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2199,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机;\n结构形式：单轴、轮式\n外形尺寸：1550*730*900mm；\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\n主离合器形式：涨紧轮；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：600mm\n配套起垄装置型式：起垄刀+仿形器\n配套起垄装置起垄数量：1\n配套起垄装置最大起垄高度：250mm","T201937370020","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2200,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机;\n结构形式：双轴、轮式\n外形尺寸：1470*710*850mm；\n扶把水平调整：可调；\n扶把上下调整：可调；\n发动机输出传动方式：皮带传动；\n主离合器形式：涨紧轮；\n主离合器状态：常开；\n配套发动机标定功率：4.0kw；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：600mm\n配套起垄装置型式：起垄刀+仿形器\n配套开沟装置起垄数量：1\n配套开沟装置最大工作宽度：240mm","T201937370021","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2201,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机;\n结构形式：手扶单轴\n主机外形尺寸开沟：1510*750*850\n主机外形尺寸培土：1510*750*850\n主变速箱结构形式：齿轮式\n主变速箱箱体材质：铸铁\n扶把水平调整范围：0°\n扶把上下调整范围：23°\n发动机输出传动方式：轴传动\n主离合器形式：摩擦片式\n主离合器状态：常开\n行走轮形式：胶轮\n标定功率：4.0kw  ，","鲁T2018136","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2202,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4C型田园管理机;\n结构形式：手扶双轴\n主机外形尺寸开沟：1640*940*960\n主机外形尺寸培土：1640*940*960\n变速箱结构形式：人字形齿轮传动式\n主变速箱箱体材质：铸铁\n扶把水平调整范围：270°\n扶把上下调整范围：27°\n发动机输出传动方式：皮带\n主离合器状态：常开\n主离合器形式：涨紧轮式\n配套发动机标定功率：4.0kw；","鲁T2018135","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2204,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4D1","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4D1型田园管理机\n结构型式：单轴;轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：\t1380×720×980\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：轴传动\n主离合器型式：摩擦片\n主离合器状态：常开\n标定功率kW：\t4.0\n标定转速r/min：3600\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度mm\t：740\n配套起垄装置型式：绞龙+仿形器\n配套起垄装置起垄数量：1\n配套起垄装置最大工作起垄高度mm\t：240","T202037370438","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2205,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4E型田园管理机\n结构型式：双轴;轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：1340×520×960\n扶把水平调整：不可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定功率kW\t：4.0\n标定转速r/min：3600\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度mm\t：510\n配套开沟装置型式：旋刀式\n配套开沟装置最大工作宽度mm\t：140","T202037370442","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2207,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4G型田园管理机\n结构型式：双轴;轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1340×450×960\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态:常开\n标定功率kW：4.0\n标定转速r/min：3600\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度mm：265\n配套开沟装置型式：开沟犁\n配套开沟装置最大工作宽度mm\t：160","T202037370443","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2208,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4H型田园管理机\n结构形式：双轴；轮式\n外形尺寸：1630*720*960\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定功率：4.0KW\n标定转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：320mm\n配套开沟装置型式：开沟犁\n配套开沟装置最大宽度：160mm","T202037370440","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2209,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4I","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4I型田园管理机\n结构形式：单轴；履带\n外形尺寸：1490*540*980\n扶把水平调整：不可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定功率：4.0KW\n标定转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：耘锄铲\n配套锄草装置最大工作宽度：440mm\n配套开沟装置型式：开沟犁\n配套开沟装置最大宽度：240mm","T202037370439","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2210,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","型号名称：3TGQ-5型田园管理机;\n结构形式：手扶双轴\n主机外形尺寸开沟：1700*890*1060\n主机外形尺寸开沟：1700*600*1060\n主变速箱结构形式：齿轮式\n主变速箱箱体材质：钢板\n副变速箱结构形式：齿轮式\n副变速箱箱体材质：钢板\n扶把水平调整范围：270°\n扶把上下调整范围：27°\n主离合器状态：常开\n主离合器形式：涨紧轮式\n配套发动机标定功率：5.2kw；","鲁T2018134","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2212,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东开锐智能装备有限公司","田园管理机","3TGQ-5A1","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TGQ-5A1型田园管理机\n结构形式：双轴；轮式\n外形尺寸：1400*740*960\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：轴传动\n主离合器型式：摩擦片\n主离合器状态：常开\n标定功率：5.3KW\n标定转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：740mm\n配套开沟装置型式：旋刀式\n配套开沟装置最大宽度：220mm","T202037370436","2025-12-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2213,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","型号名称:3TG-4A型田园管理机\n结构型式:双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高):1600×750×1000mm\n扶把水平调整:可调\n扶把上下调整:可调\n发动机输出传动方式:齿轮传动\n主离合器型式:摩擦片式\n主离合器状态:常开\n标定（额定）功率:4.1kw\n标定（额定）转速:3600r/min\n配套锄草装置型式:锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度:680mm\n配套开沟装置型式:开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度:260mm","T202137370205","2026-06-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2215,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","型号名称\t/\t3TGQ-4.5A型田园管理机\t\n结构型式\t/\t双轴；轮式\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1600×740×950\t\n扶把水平调整\t/\t可调\t\n扶把上下调整\t/\t可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t齿轮传动\t\n主离合器型式\t/\t摩擦片\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t4.5\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置型式\t/\t锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t700\t\n配套开沟装置型式\t/\t旋刀式\t\n配套开沟装置最大工作宽度\tmm\t250","T202037370008","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2216,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5C","配套发动机功率:4.5kW","型号名称\t/\t3TGQ-4.5C型田园管理机\t\n结构型式\t/\t双轴；轮式\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1600×740×950\t\n扶把水平调整\t/\t可调\t\n扶把上下调整\t/\t可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\t\n主离合器型式\t/\t张紧式\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t4.5\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置型式\t/\t锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t700\t\n配套开沟装置型式\t/\t旋刀式\t\n配套开沟装置最大工作宽度\tmm\t250","T202037370009","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2218,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5Y","配套发动机功率:4.5kW","型号名称:3TGQ-4.5Y型田园管理机\n结构型式:双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高):1570×750×1000mm\n扶把水平调整:可调\n扶把上下调整:可调\n发动机输出传动方式:齿轮传动\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态:常开\n标定（额定）功率：4.5kw\n标定（额定）转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：680mm\n配套开沟装置型式：开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度：260mm","T202137370204","2026-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2219,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\t3TGQ-4A型田园管理机\t\n结构型式\t/\t单轴；轮式\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1460X700X950\t\n扶把水平调整\t/\t可调\t\n扶把上下调整\t/\t可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t齿轮传动\t\n主离合器型式\t/\t摩擦片\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t4.0\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置型式\t/\t锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t720\t\n配套起垄装置型式\t/\t绞龙+仿形器\n配套起垄装置起垄数量      /       1\t\n配套起垄装置最大工作起垄高度\tmm\t240","T202037370017","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2220,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\t/\t3TGQ-4C型田园管理机\t\n结构型式\t/\t双轴；轮式\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1530×740×980\t\n扶把水平调整\t/\t可调\t\n扶把上下调整\t/\t可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\t\n主离合器型式\t/\t张紧式\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t4.0\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t700\t\n配套开沟装置型式\t/\t旋刀式\t\n配套开沟装置最大工作宽度\tmm\t250","T202037370015","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2221,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","产品名称\t3TGQ-4D型田园管理机\t\n结构型式\t/\t双轴；轮式\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1550×740×950\t\n扶把水平调整\t/\t可调\t\n扶把上下调整\t/\t可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t齿轮传动\t\n主离合器型式\t/\t摩擦片\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t4.0\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置型式\t/\t锄草轮\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t700\t\n配套开沟装置型式\t/\t旋刀式\t\n配套开沟装置最大工作宽度\tmm\t250","T202037370018","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2223,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","产品型号名称\t/\t3TGQ-4G型田园管理机\t\n结构型式\t/\t单轴；履带\t\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1620×600×950\t\n扶把水平调整\t/\t不可调\t\n扶把上下调整\t/\t不可调\t\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\t\n主离合器型式\t/\t离心式\t\n主离合器状态\t/\t常开\t\n标定（额定）功率\tkW\t4.0\t\n标定（额定）转速\tr/min\t3600\t\n配套锄草装置型式\t/\t锄铲式\t\n配套锄草装置最大工作宽度\tmm\t400\t\n配套施肥装置排肥器型式\t/\t外槽轮\t\n配套施肥装置施肥行数\t/\t1\t\n配套施肥装置施肥开沟器型式\t/\t尖铲式","T202037370013","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2224,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:3TGQ-4H型田园管理机\n结构型式:双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高):1480×750×1000mm\n扶把水平调整:可调\n扶把上下调整:可调\n发动机输出传动方式:皮带传动\n主离合器型式:张紧轮式\n主离合器状态:常开\n标定（额定）功率:4.0kw\n标定（额定）转速:3600r/min\n配套锄草装置型式:锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度:680mm\n配套开沟装置型式:开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度:260mm","T202137370202","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2226,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 / 3TGQ-4S型田园管理机\n结构型式 / 单轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)mm  1330×570×940\n扶把水平调整  /  不可调\n扶把上下调整  /  可调\n发动机输出传动方式    /  皮带传动\n主离合器型式  /  张紧轮式\n主离合器状态  /  常开\n标定（额定）功率kW   4.0\n标定（额定）转速r/min   3600\n配套锄草装置型式    /  锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度mm   380\n配套开沟装置型式  /  铲式\n配套开沟装置最大工作宽度mm  160","T202137370207","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2227,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4V","配套发动机功率:4.0kW","型号名称  /  3TGQ-4V型田园管理机\n结构型式 /  单轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)mm   1310×570×950\n扶把水平调整 /  不可调\n扶把上下调整 /  可调\n发动机输出传动方式  /  皮带传动\n主离合器型式  /  张紧轮式\n主离合器状态  / 常开\n标定（额定）功率kW  4.0\n标定（额定）转速 r/min   3600\n配套锄草装置型式 /  锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度mm   260\n配套开沟装置型式  /  铲式\n配套开沟装置最大工作宽度mm   160","T202137370208","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2228,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4Y","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:3TGQ-4Y型田园管理机\n结构型式:双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高):1550×750×980mm\n扶把水平调整:可调\n扶把上下调整:可调\n发动机输出传动方式:齿轮传动\n主离合器型式:摩擦片式\n主离合器状态:常开\n标定（额定）功率:4.0kw\n标定（额定）转速:3600r/min\n配套锄草装置型式:锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度:680mm\n配套开沟装置型式:开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度:260mm","T202137370203","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2229,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","结构型式 : 双轴；轮式 ;外形尺寸(长×宽×高): 1450×740×1000 mm ;扶把水平调整 : 可调 ;扶把上下调整 : 可调 ;发动机输出传动方式 : 齿轮传动 ;主离合器型式 : 摩擦片式 ;主离合器状态 : 常开 ;标定（额定）功率:4.5 kW 标定（额定）转速:3600 r/min 配套锄草装置型式 : 锄草轮 ;配套锄草装置最大工作宽度:700 mm ;配套开沟装置型式 : 开沟刀 ;配套开沟装置最大工作宽度:200 mm.","T202137370260","2026-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2231,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴、轮式 ；外形尺寸(长×宽×高) ：1500×620×980 mm ；发动机输出传动方式：皮带传动 ；主离合器型式 ：涨紧轮式 ；主离合器状态 ： 常开 ；标定（额定）功率：4.0 kW ；标定（额定）转速：3600 r/min ；配套开沟装置型式：旋刀式 ；配套开沟装置最大工作宽度：110 mm； 配套培土装置型式：旋刀式 ；配套培土装置最大工作宽度：200 mm。","T202037370269","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2232,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 : 3TGQ-4C型田园管理机  结构型式 : 单轴；轮式  外形尺寸(长×宽×高) :1490×600×830 mm  扶把水平调整 : 不可调  扶把上下调整 : 可调  发动机输出传动方式 : 皮带传动  主离合器型式 : 离心式摩擦片  主离合器状态 : 常开  标定（额定）功率:4.0 kW  标定（额定）转速:3600 r/min  配套锄草装置型式 : 锄草轮  配套锄草装置最大工作宽度:380 mm  配套开沟装置型式 : 尖铲  配套开沟装置最大工作宽度:190 mm","T202037370267","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2234,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4P","配套发动机功率:4.0kW","结构型式 : 双轴；轮式 ;外形尺寸(长×宽×高) :1470×710×1000 mm ;扶把水平调整 : 可调 ;扶把上下调整 : 可调 ;发动机输出传动方式 : 皮带传动 ;主离合器型式 : 涨紧式 ;主离合器状态 : 常开 ;标定（额定）功率:4.0 kW 标定（额定）转速:3600 r/min 配套开沟装置型式 : 开沟刀 ;配套开沟装置最大工作宽度:200 mm 配套培土装置型式 : 培土刀 ;配套培土装置最大工作宽度:200 mm.","T202137370257","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2235,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4X","配套发动机功率:4.2kW","结构型式 : 单轴；轮式 ;外形尺寸(长×宽×高) :1400×700×830 mm ;扶把水平调整 : 可调 ;扶把上下调整 : 可调 ;发动机输出传动方式 : 齿轮传动 ;主离合器型式 : 离心摩擦片式 ;主离合器状态 : 常开 ;标定（额定）功率:4.2 kW ;标定（额定）转速:3800 r/min ;配套锄草装置型式 : 锄草轮 ;配套锄草装置最大工作宽度:700 mm ;配套开沟装置型式 : 开沟犁 ;配套开沟装置最大工作宽度:210 mm.","T202137370261","2026-06-29","4.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2237,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东绿佳机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)：1150×620×920 mm； 发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：油浸式离合器；标定（额定）功率： 4.0 kW；标定（额定）转速： 3800 r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：480 mm；配套开沟装置型式：旋刀式； 配套开沟装置最大工作宽度： 250 mm。","T202037370268","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2238,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TG-4A型田园管理机\n结构型式：双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)：1600×750×1000mm\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：齿轮传动\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率：4.1kw\n标定（额定）转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：680mm\n配套开沟装置型式：开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度：260mm","T202137370213","2026-06-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2239,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TG-6A","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6A型田园管理机\n结构型式：双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)：1600×750×1000mm\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：齿轮传动\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率：6.3kw\n标定（额定）转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：680mm\n配套开沟装置型式：开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度：260mm","T202137370212","2026-06-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2240,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5D","配套发动机功率:4.5kW","型号名称 :  3TGQ-4.5D型田园管理机\n结构型式 :  双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)mm : 1600×750×970\n扶把水平调整  :  可调\n扶把上下调整  :  可调\n发动机输出传动方式  :  齿轮传动\n主离合器型式 :  摩擦片式\n主离合器状态 : 常开\n标定（额定）功率  :  4.5kW\n标定（额定）转速 : 3600r/min\n配套锄草装置型式  :  锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度  :  680mm\n配套开沟装置型式  :  开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度  :  260mm","T202137370215","2026-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2242,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5F","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5F型田园管理机\n结构型式：双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)：1670×750×990mm\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：张紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率：4.5kw\n标定（额定）转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度:680mm\n配套开沟装置型式:开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度:260mm","T202137370218","2026-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2243,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称  /  3TGQ-4A型田园管理机\n结构型式  /  单轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)mm  1430×760×970\n扶把水平调整  /  可调\n扶把上下调整  /  可调\n发动机输出传动方式   /  齿轮传动\n主离合器型式   /  摩擦片式\n主离合器状态   /  常开\n标定（额定）功率kW    4.0\n标定（额定）转速r/min    3600\n配套锄草装置型式    /   锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度mm   680\n配套起垄装置型式   /  绞龙+仿型器\n配套起垄装置起垄数量   /  1\n配套起垄装置最大工作起垄高度mm   230","T202137370219","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2245,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 ：   3TGQ-4D型田园管理机\n结构型式 ：   双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)mm ：    1600×750×1000\n扶把水平调整  ：   可调\n扶把上下调整  ：   可调\n发动机输出传动方式 ：  齿轮传动\n主离合器型式   ： 摩擦片式\n主离合器状态 ：  常开\n标定（额定）功率  ： 4.0kw\n标定（额定）转速  ： 3600r/min\n配套锄草装置型式   ：  锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度 ：  680mm\n配套开沟装置型式   ： 开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度  ：260mm","T202137370210","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2246,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4E型田园管理机\n结构型式：双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)：1640×755×900mm\n扶把水平调整：可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：齿轮传动\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率：4.0kw\n标定（额定）转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度：680mm\n配套开沟装置型式：开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度：260mm","T202137370216","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2247,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套发动机功率:4.0kW","型号名称  :3TGQ-4F型田园管理机\n结构型式 :  双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)mm  :  1590×750×990\n扶把水平调整 :  可调\n扶把上下调整  :可调\n发动机输出传动方式  :  皮带传动\n主离合器型式 :  张紧轮式\n主离合器状态 :   常开\n标定（额定）功率 :  4.0kW\n标定（额定）转速  : 3600r/min\n配套锄草装置型式  :  锄草轮\n配套锄草装置最大工作宽度 :  680mm\n配套开沟装置型式  :   开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度  :   260mm","T202137370209","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2248,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迈亿赫智能科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4G型田园管理机\n结构型式：单轴；履带\n外形尺寸(长×宽×高)：1320×630×1000mm\n扶把水平调整：不可调\n扶把上下调整：可调\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：张紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率：4.0kw\n标定（额定）转速：3600r/min\n配套锄草装置型式：锄铲式\n配套锄草装置最大工作宽度：400mm\n配套开沟装置型式：犁铲式\n配套开沟装置最大工作宽度：160mm","T202137370214","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2250,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1550×790×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：250mm。","T202137370027","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2251,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4F型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1280×580×940；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：480mm；配套开沟装置型式：犁铲式；配套开沟装置最大工作宽度：200mm。","T202137370024","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2253,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4KP（Z）","配套发动机功率:4.1kW","项型号名称：3TGQ-4KP(Z)型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1600×620×950；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：550mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：270mm。","T202137370023","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2254,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4S型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1600×810×890；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：200mm。","T202137370026","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2256,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4ST","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4ST型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1930×760×820；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套开沟装置型式：开沟犁；配套开沟装置最大工作宽度：230mm。","T202137370025","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2257,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4SZ","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4SZ型田园管理机；结构型式：双轴，轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1330×730×840；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：580mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：220mm。","T202137370032","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2258,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4Z型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1520×770×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：770mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大工作起垄高度：250mm。","T202137370028","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2259,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东迅迪机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5SP","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TGQ-5SP型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×730×840；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：600mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T202137370029","2026-03-29","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2261,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-4.1A","配套发动机功率:4.1kW","标定功率：4.1kW、标定转速：3600r/min、结构型式：双轴；轮式、外形尺寸：1470X750X950mm、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、配套开沟轮装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：220mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：220mm。","T202150500238","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2262,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-4.1C","配套发动机功率:4.1kW","标定功率：4.1kW、标定转速：3600r/min、结构型式：双轴；轮式、外形尺寸：1570X880X980mm、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：300mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：300mm。","T202150500232","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2264,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.1kW","配套发动机标定功率：5.1kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轮驱动式、整机外形尺寸：1645X645X960mm、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器状态：张紧轮式、主离合器状态：常开式、配套开沟器型式：刀片式、配套开沟器开沟工作幅宽：≥29cm、开沟深度：≥8cm、配套培土器型式：刀片式、配套培土器培土工作幅宽：≥29cm、培土高度：≥13cm。","渝2017073","2021-12-31","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2265,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-6.3C","配套发动机功率:6.3kW","标定功率：6.3kW、标定转速：3600r/min、结构型式：双轴；轮式、外形尺寸：1570X880X980mm、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：300mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：300mm。","T202150500233","2026-08-19","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2266,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-6B","配套发动机功率:6.3kW","标定功率：6.3kW、标定转速：3600r/min、结构型式：双轴；轮式、外形尺寸：1820X900X1000mm、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、扶把水平调整：不可调、扶把上下调整：可调、配套除草轮装置型式：轮式、配套除草轮装置最大工作宽度：750mm、配套开沟装置型式：螺旋式+犁式、配套开沟装置最大工作宽度：860mm。","T202150500139","2026-05-16","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2267,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机标定功率：4.5kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轴；轮式、整机外形尺寸：1820X780X950mm、扶把水平调整：不可调、扶把上下调整：可调、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、配套锄草装置型式：轮式、配套锄草装置最大工作宽度：750mm、配套开沟装置型式：螺旋式+铧式、配套培土装置最大工作宽度：860mm、配套发动机燃油种类：汽油。","T202150500203","2026-07-07","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2269,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轮驱动式、整机外形尺寸：1700X680X880mm、发动机输出传动方式：三角皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、配套开沟器型式：刀片式、配套开沟器开沟工作幅宽：500mm、开沟深度：≥100mm、配套培土器型式：刀片式、配套培土器培土工作幅宽：500mm、培土高度：≥150mm。","渝2018132","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2270,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4B2","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轴轮式、整机外形尺寸：1400X750X950mm、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：215mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：215mm、配套发动机燃油类型：汽油。","T202050500267","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2272,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轴、轮式、整机外形尺寸：1580X860X1100mm、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：290mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：290mm。","T202150500366","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2273,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5.1","配套发动机功率:5.1kW","配套发动机标定功率：5.1kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轴、轮式、整机外形尺寸：1580X860X1100mm、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：290mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：290mm。","T202150500367","2026-11-18","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2275,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊佰宏机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式） ： 双轴 ；\n外形尺寸(长×宽×高) mm :1460×630×1070； \n扶把水平调整（可调/不可调） ： 可调 ；\n扶把上下调整（可调/不可调） ： 可调 ；\n发动机输出传动方式 ： 皮带传动 ；\n主离合器型式 ： 张紧式 ；\n主离合器状态（常开/常闭） : 常开 ;\n标定（额定）功率 kW: 5.5; \n标定（额定）转速 r/min :1800; \n配套锄草装置型式 ： 除草轮； \n配套锄草装置最大工作宽度 mm： 650； \n配套开沟装置型式 ： 开沟刀 ；\n配套开沟装置最大工作宽度 mm： 140；","鄂2020118","2025-09-29","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2276,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套发动机功率:4kW","结构型式：单轴；轮式，外形尺寸（长×宽×高）：1550×830×850mm；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮；主离合状态：常开式；标定功率4.0kW，额定转速：3600r/min；除草装置型式：除草轮；除草最大工作幅宽：72cm；起垄装置型式：起垄刀与成型器组合；起垄数量：1垄；最大起垄高度：15cm。","2019TJ605","2024-12-23","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2277,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","配置：5.2kW汽油机，额定转速：1800r/min，工作状态外形尺寸（开沟）：1860×930×870mm，发动机输出方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开式，开沟器型式：旋刀式，传动方式：链条传动，培土器型式：旋刀式，传动方式：链条传动。","部20180761","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2278,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊昊杰机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.2kW","标定功率：5.2KW；  标定转速：1800r/min;   动力类型：汽油机","T202137370327","2026-08-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2280,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊禾丰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：双轴轮式；外形尺寸：1530×760×870mm；\n扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开式，发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度：250mm。配套培土装置型式：培土刀；配套培土装置最大工作宽度：250mm。","鄂2020169","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2281,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊禾丰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","尺寸（长×宽×高）:1600×760×900(mm)；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：３６００ｒ／ｍｉｎ；配套开沟装置型式：刀辊式；配套开沟装置最大工作宽度：２４５ｍｍ；型号名称:3TGQ-4.5型田园管理机；结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）:双轴；轮式；外型配套培土装置型式：刀辊式；配套培土装置最大工作宽度：２４５ｍｍ。","T202142420130","2026-04-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2283,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊禾丰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","型号名称:3TGQ-5型田园管理机；结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）:双轴；轮式；外型尺寸（长×宽×高）:1880×680×950(mm)；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.2KW；标定（额定）转速：1800ｒ／ｍｉｎ；配套开沟装置型式：刀辊式；配套开沟装置最大工作宽度：245ｍｍ；配套培土装置型式：刀辊式；配套培土装置最大工作宽度：120ｍｍ。","T202142420129","2026-04-29","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2284,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁科机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.2kW","主机 型号名称 : 3TG-5Q型田园管理机 \n结构型式 :双轮驱动式 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) :1765×550×995 mm \n主变速箱结构型式 : 齿轮 \n主变速箱箱体材质 : 钢板 \n扶把水平调整范围 :360° \n扶把上下调整范围 : 26° \n发动机输出传动方式 : 三角皮带 \n主离合器型式 : 涨紧轮式 \n主离合器状态 : 常开 \n行走轮型式 :胶轮 \t\n作业时驱动轮型式 :防滑齿形铁轮 \n行驶速度:≥0.72 Km/h\n配套开沟器型式 ： ND-WGB220刀片式 \n传动方式： 链传动 \n连接方式 ：直联式 \n开沟工作幅宽：12.5 ㎝\n开沟工作速度：≥0.72 km/h\n开沟深度：≥10 ㎝\n配套培土器型式 ：ND-WGB8180刀片式 \n传动方式 ： 链传动 \n连接方式 ：直联式 \n培土工作幅宽：20 ㎝\n培土工作速度：≥0.72 km/h\n培土高度：≥10㎝","2018TJ437","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2285,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁科机械有限公司","田园管理机","3TG-6YP","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6YP型田园管理机\n结构型式：双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)：1765×950×995mm\n扶把水平调整: 可调\n扶把上下调整: 可调\n发动机输出传动方式: 三角皮带\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率: 6.3 kW\n标定（额定）转速: 1800 r/min\n配套开沟装置型式: ND-WGB220开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度: 125mm\n配套培土装置型式：ND-WGB180培土刀\n配套培土装置最大工作宽度：200mm","T202137370338","2026-08-31","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2286,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.3kW","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1560×740×980 mm；结构型式：双轴、轮式，扶手把水平调整（可调/不可调）：可调；扶手把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出方式：直联式；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定（额定）功率：6.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配置开沟装置型式：刀辊式；配套开沟装置最大工作宽度：230mm；配套培土装置型式：刀辊式；配套培土装置最大工作宽度：235mm。","T202142420122","2026-04-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2288,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4kW","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：开沟：1490×800×880 mm，培土：1490×800×880 mm；主传动方式：轴传动，主离合器型式：湿式摩擦片式，结构型式：前轮驱动；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；开沟器型式：开沟刀，配套开沟器工作幅宽25cm，连接方式：轴连接，传动方式：链条；配套培土器型式：培土刀，培土工作幅宽：28cm，培土连接方式：轴连接，传动方式：链条。","GZNJ/TJ 2019-128","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2289,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1600×730×810 mm；结构型式：双轴轮式，扶手把水平调整（可调/不可调）：可调；扶手把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；配置开沟装置型式：开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度：215mm；配套培土装置型式：培土刀；配套培土装置最大工作宽度：235mm。","GZNJ/TJ 2019-398","2024-12-26","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2291,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4A1","配套发动机功率:4kW","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1830×530×840 mm；结构型式：双轴轮式，扶手把水平调整（可调/不可调）：可调；扶手把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；配置开沟装置型式：开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度：250mm；配套培土装置型式：培土刀；配套培土装置最大工作宽度：250mm。","GZNJ/TJ 2019-378","2024-12-26","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2292,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-6","配套发动机功率:6.5kW","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1500×750×1000 mm；结构型式：双轴、轮式，扶手把水平调整（可调/不可调）：可调；扶手把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出方式：直联式；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定（额定）功率：6.5kW；标定（额定）转速：3600r/min；配置开沟装置型式：刀辊式；配套开沟装置最大工作宽度：230mm；配套培土装置型式：刀辊式；配套培土装置最大工作宽度：235mm。","T202142420123","2026-04-29","6.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2294,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊润宝王农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1500×720×960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：680mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm；","T202137370197","2026-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2295,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊润宝王农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1800×640×970mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm；配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：250mm；","T202137370195","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2296,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊润宝王农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4P","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4P型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1350×800×960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：680mm；配套开沟装置型式：开沟犁铲；配套开沟装置最大工作宽度：140mm；","T202137370193","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2297,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊润宝王农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4Z型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：（长X宽X高）1460×800×960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0Kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：680mm；配套开沟装置型式：开沟犁铲；配套开沟装置最大工作宽度：140mm；","T202137370194","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2299,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊三山机械有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高）：1770×700×860mm，结构形式：双轴，轮式，发动机输出传动方式：三角皮带，主离合器状态：常开，主离合器型式：涨紧轮式，标定功率：4.1kw，结构质量：112kg，配套锄草装置型式：锄草轮，锄草最大宽度：660mm，配套开沟装置型式：旋刀式，配套开沟装置最大工作宽度：210mm","T202137370109","2026-05-09","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2300,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊三山机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.5kW","外形尺寸（长×宽×高）：1900×700×850mm，结构形式：双轴，轮式，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器状态：常开，主离合器型式：涨紧轮式，标定功率：5.5kw，结构质量：92kg，配套锄草装置型式：锄草轮，锄草最大宽度：600mm，配套开沟装置型式：旋刀式，配套开沟装置最大工作宽度：250mm","T201937370024","2024-08-08","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2302,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊森海机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","工作状态外形尺寸（开沟）：1820×930×870mm，培土：1730×600×870mm,发动机输出方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开式，开沟器型式：旋刀式，传动方式：链条传动，开沟工作幅宽：12cm，开沟深度：≥10cm，培土器型式：旋刀式，传动方式：链条传动，培土工作幅宽：25cm，培土高度：≥15cm，作业速度：1～1.5km/h。","部20180737","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2303,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊圣川机械有限公司","田园管理机","3TG-4QB","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1760×690×930;工作幅宽(cm)开沟14.5;培土32;结构质量(kg):121;传动方式(发动机输出):三角皮带;传动方式(刀辊):链传动;旋耕刀型号:开沟HWK225;培土HWP225;总安装刀数量(把):开沟8把;培土8把;主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联;传动型式:链传动;开沟刀盘一组(2个刀盘);培土刀盘一组(2个刀盘).","2019TJ667","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2304,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊圣川机械有限公司","田园管理机","3TG-4QC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1730×620×900;工作幅宽(cm)开沟14.5;培土32;结构质量(kg):110;传动方式(发动机输出):三角皮带;传动方式(刀辊):链传动;旋耕刀型号:开沟HWK225;培土HWP225;总安装刀数量(把):开沟8把;培土8把;主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联;传动型式:链传动","2019TJ668","2024-12-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2305,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套发动机功率:4.05kW","主机外形尺寸(长×宽×高):1500X620X1000(mm)，常州市罗本三晶机械有限公司 ，重庆展雄机械制造有限公司；重庆伊格斯机械有限公司；主机结构质量:75kg，主机传动方式；三角皮带；主离合器型式：涨紧轮式，主机行走轮型式；胶轮；发动机型号:RB28B；标定功率:4.05Kw；配套开沟器传动方式：链传动，连接方式：直联，与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X800(mm)，开沟深度:10~20cm，与培土器配套(长×宽×高):1920X620X870(mm)，培土高度:15~25cm，作业速度（km/h）：≥1","鲁T2016069","2021-12-31","4.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2307,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸：1800x640x1150mm，常州科普动力机械有限公司，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：140mm。配套培土装置型式：驱动刀轮式。配套培土装置最大工作宽度：140mm。","T202037370051","2025-07-06","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2308,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-6B","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸：1560x720x980mm，常州科普动力机械有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮：。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370050","2025-07-06","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2310,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-6D","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸：1750x680x900mm，常州科普动力机械有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：700mm。","T202037370049","2025-07-06","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2311,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","结构形式：双轮驱动，重庆展雄机械制造有限公司；重庆伊格斯机械有限公司；结构质量：83kg，传动方式：三角皮带，连接方式：直联，作业速度（km/h）：≥1  ，外形尺寸(长×宽×高): 与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X1000(mm)，与培土器配套(长×宽\n×高):1920X620X1000(mm)，开沟宽度：10-20cm，培土高度：15-25cm","部20181164","2022-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2313,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5C","配套发动机功率:4.5kW","外形尺寸：1550x720x950mm，结构型式：双轴.轮式。重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370047","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2314,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5F","配套发动机功率:4.5kW","外形尺寸：1600x660x950mm，结构型式：单轴.轮式。重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370061","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2315,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高):1590×720×860(mm),发动机型号:170F/P，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；主机结构质量（kg）：84；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：直联；主离合器型式：张紧轮式。开沟时，开沟深度（cm）：≥15，开沟刀具型号：165开沟刀8把，起垄时用蝶形起垄器+犁铲式，起垄高度：（cm）≥20，垄顶宽度（cm）≥10； 标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min，燃油种类:汽油，起垄高度:≥20㎝，开沟深度:≥15㎝","鲁T2017124","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2316,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","发动机：4.0kw，重庆伊格斯机械有限公司，重庆展雄机械制造有限公司；170F/P汽油机，外形尺寸(长×宽×高)；与开沟器配套(长×宽×高):1600X720X860(mm)，与培土器配套(长×宽×高): 1600X720X860(mm)，结构质量：94kg，传动方式：齿轮传动 ，结构形式：双轮驱动，连接方式：直联，开沟、起垄传动方式：齿轮+链传动，作业速度（km/h）：≥1 ，开沟深度：15-20 cm，起垄高度：10-20 cm","部20181170","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2318,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1450x560x900mm，结构型式：单轴，履带。重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草式。配套锄草装置最大工作宽度：350mm。","T202037370046","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2319,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊永江机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","\"结构型式 ： 前轮驱动；开沟工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1680×725×850；锄草工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1680×725×850\n主变速箱结构型式 / 链条；主变速箱箱体材质 / HT250；扶把水平调整范围 / 180°；扶把上下调整范围 / 0°- 36°；发动机输出传动方式 / 皮带传动\n主离合器型式 / 涨离式；主离合器状态 / 常开；行走轮型式 / 胶轮\n作业时驱动轮型式 / 铁轮；行驶速度 km/h ≥1.3；配套动力型号 / 170F/P；标定功率 kW 4；额定转速 r/min 3600；起动方式 / 反冲式手拉启动；燃油种类 / 汽油。\"","部20181163","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2321,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊众旺农业机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.0kW","主机配套发动机型号：177F/P（重庆久耕道科技有限公司）；配套发动机标定功率：5.0kW；配套发动机额定转速：1800r/min。主机外形尺寸（长×宽×高）：1460×630×1150mm；主机结构质量：75kg；主传动方式：三角皮带；离合器形式：涨紧轮式；驱动轮型式：胶轮；行驶速度：≤10km/h。与开沟机配套结构型式：驱动刀轮式；与开沟机配套外形尺寸（长×宽×高）：1880×850×850mm；与开沟机配套结构质量：116kg；与开沟机配套作业幅宽：12cm；与开沟机配套开沟深度：10-20cm；与开沟机配套传动方式：链传动；与开沟机配套连接方式：直联；与开沟机配套作业速度：≥1km/h。与培土机配套结构型式：驱动刀轮式；与培土机配套外形尺寸（长×宽×高）：1760×620×1100mm；与培土机配套结构质量：110kg；与培土机配套作业幅宽：16cm；与培土机配套培土高度：15-25cm；与培土机配套传动方式：链传动；与培土机配套连接方式：直联；与培土机配套作业速度：≥1km/h。","鲁T2016101","2021-12-31","5.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2322,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊众旺农业机械有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1600×750×980mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：6.3kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀辊式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm；配套培土装置型式：刀辊式；配套培土装置最大工作宽度：240mm","T202142420124","2026-04-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2323,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊众旺农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1500×750×980mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀辊式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm；配套培土装置型式：刀辊式；配套培土装置最大工作宽度：240mm","T202142420125","2026-04-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2324,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊众旺农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4kW","型号名称：3TGQ-4C型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1400×540×900mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：离心式摩擦片；主离合器状态：常开；标定功率：4kW;标定转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：300mm；配套开沟装置型式：开沟铲；配套开沟装置最大工作宽度：165mm","T202137370331","2026-08-31","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2326,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z2","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1670×795×870（mm）\n扶把水平调节：可调\n扶把垂直调节：可调\n发动机输出传动方式：轴传动\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率4kW\n额定转速：3600r/min\n配套开沟装置型式：开沟刀式\n配套开沟装置最大工作宽度：230（mm）\n配套起垄装置型式：蝶型起垄器+挡土板式\n配套起垄装置起垄数量：1个\n配套起垄装置最大工作起垄高度：200（mm）","GZNJ/TJ 2019-381","2024-12-26","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2327,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.5kW","外形尺寸：1725×800×875（mm）\n扶把水平调节：可调\n扶把垂直调节：可调\n发动机输出传动方式：三角带\n主离合器型式：张紧式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率5.5kW\n额定转速：3600r/min\n配套开沟装置型式：开沟刀式\n配套开沟装置最大工作宽度：230（mm）\n配套起垄装置型式：蝶型起垄器+挡土板式\n配套起垄装置起垄数量：1个\n配套起垄装置最大工作起垄高度：200（mm）","GZNJ/TJ 2019-379","2024-12-26","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2329,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-1P","配套发动机功率:4.05kW","产品配置参数（企业填写）： 外形尺寸(长×宽×高)mm：1470×900×960(培土状态)、1470×900×960(锄草状态)，标定（额定）功率：4.05kw/3600r/min， 主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：68，传动方式(发动机输出)：齿轮,传动方式(刀辊)：直联,标配：锄草1副、培土:1套、行走轮1对（400-8）、阻力棒1套。锄草接方式：直联，锄草装置型式：辊轮刀式，装刀数量(片)：10,配套锄草装置最大工作宽度:600mm,培土连接方式：直联,培土装置型式：V型犁式，装机数量(副):1,配套培土装置最大工作宽度225mm。","鄂2019536","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2330,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-2G","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×750×1035,（额定）功率:4.05kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；结构形式：双轴、轮式，传动方式:直联；标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12;配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019538","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2332,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-6-1P","配套发动机功率:6.3kW","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1830×995×1090  ,配套发动机标定功率:6.3kw/3600r/min,主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：120，传动方式(发动机输出)：齿轮，传动方式(刀辊)：直联，标配旋耕刀1副，行走轮1对、配套旋耕锄草装置最大工作宽度：720mm, 培土装置最大宽度：310mm:刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:180mm, 作业速度 :≤1.3m/s,作业小时生产率:≤0.125hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤15kg/hm2,","鄂2019542","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2333,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-1P","配套发动机功率:4.0kW","产品配置参数（企业填写）： 外形尺寸(长×宽×高)mm：1470×900×960(培土状态)、1470×900×960(锄草状态)，标定（额定）功率：4.0kw/3600r/min， 主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：68，传动方式(发动机输出)：齿轮,传动方式(刀辊)：直联,标配：锄草1副、培土:1套、行走轮1对（400-8）、阻力棒1套。锄草接方式：直联，锄草装置型式：辊轮刀式，装刀数量(片)：10,配套锄草装置最大工作宽度:600mm,培土连接方式：直联,培土装置型式：V型犁式，装机数量(副):1,配套培土装置最大工作宽度225mm。","鄂2019537","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2334,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2G","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×750×1035,（额定）功率:4.0kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；结构形式：双轴、轮式，传动方式:直联；标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12;配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019539","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2335,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2K","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×579×980,（额定）功率:4.0kw/3600r/min; 主离合器型式: 涨紧轮式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出): 三角皮带；结构形式：双轴、轮式，标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12；配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019541","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2337,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGC-4.05-A","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1250*650*1000；结构质量KG：90；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：刀辊传动方式：齿轮传动；直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.05 ；标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：265；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:265。","T201950500293","2024-12-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2338,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGC-4.1","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1650*820*1000；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.1;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：260；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:260。","T201950500026","2024-07-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2340,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1300*700*1000；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.0 ；标定转速r/min：3800；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：265；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:265。","T201950500292","2024-12-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2341,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1550*700*950；工作幅宽（cm）：60；结构质量（kg）: 115      ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动  ；旋耕刀型号：开沟刀和除草刀      ；总安装刀数量（把）： 6   ；主离合器型式：摩擦片式。配套锄草装置连接形式： 直接连接    ；传动方式：齿轮传动 ；数量 ： 6 片 ； 配套开沟装置连接形式：直接连接  ；传动方式： 齿轮传动  ；数量 ：8片   ；配套动力型号：KAGS350；标定功率：4.1KW，排放阶段：国三","T201950500021","2024-06-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2342,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1650*750*950;工作幅宽（cm）:600;结构质量（kg）：101;传动方式（发动机输出）：直联 ;传动方式（刀辊）：齿轮传动；刀具配置： 开沟刀和旱地刀；总安装刀数量（把）： 32把    主离合器型式：摩擦片式   配套动力型号：170F/P-2;标定功率：4.2kW;制造商： 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司；标定转速（r/min）：3600；排放阶段：国二","T202050500327","2025-11-22","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2343,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.1kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1550*700*950；工作幅宽（cm）：60；结构质量（kg）: 110       ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动  ；旋耕刀型号：开沟刀和除草刀      ；总安装刀数量（把）： 6   ；主离合器型式：摩擦片式。配套锄草装置连接形式： 直接连接    ；传动方式：齿轮传动 ；数量 ： 6 片 ； 配套开沟装置连接形式：直接连接  ；传动方式： 齿轮传动  ；数量 ：8片   ；配套动力型号：177F/P     ；标定功率：5.1 ；排放标准：国二","T201950500020","2024-06-02","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2345,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鼎辰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","配套动力型号名称:GB225汽油机；配套发动机标定功率:4.5kW；配套动力额定转速:3600r/min；外形尺寸：1450×780×950；发动机直连:齿轮传动；刀辊直连链条传动。.开沟宽度230mm、除草工作宽度670mm.","T202150500146","2026-06-10","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2346,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鼎辰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5B","配套发动机功率:4.5kW","套动力型号名称:GB225汽油机；配套发动机标定功率:4.5kW；配套动力额定转速:3600r/min；外形尺寸：1450×780×950、发动机传动方式:：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动。.开沟宽度230mm、除草工作宽度670mm.","T202150500147","2026-06-10","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2348,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TG-4.05","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*600*1000；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.05;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：320；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:320。","T202150500356","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2349,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TG-4.05-A","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*650*1050；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.05;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：320；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:320。","T202150500357","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2351,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*600*1000；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.0;标定转速r/min：3800；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：320；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:320。","T202150500363","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2352,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*650*1050；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.0;标定转速r/min：3800；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：320；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:320。","T202150500354","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2353,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TGQ-5.8","配套发动机功率:5.8kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*650*1050；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：5.8;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：320；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:320。","T202150500355","2026-11-18","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2354,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","3TGQ-4C型田园管理机;结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：（长×宽×高）：1660×610×980mm;扶把水平调整:可调；扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合型式：张紧轮式；主离合状态：常开；配套发动机生产企业：华世丹机械制造有限公司；发动机型号名称：H210L汽油机；标定功率：4.0KW;标定转速：1800r/min;配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：320mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：315mm","T202150500076","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2356,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4E-1","配套发动机功率:4.0kW","3TGQ-4E-1型田园管理机;结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：（长×宽×高）：1700×720×950mm;扶把水平调整:不可调；扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合型式：张紧轮式；主离合状态：常开；配套发动机生产企业：华世丹机械制造有限公司；发动机型号名称：H170F汽油机；标定功率：4.0KW;标定转速：3600r/min;配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：330mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：360mm","T202050500394","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2357,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5B","配套发动机功率:5.1kW","3TGQ-5B型田园管理机;结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：（长×宽×高）：1700×610×950mm;扶把水平调整:可调；扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合型式：张紧轮式；主离合状态：常开；配套发动机生产企业：华世丹机械制造有限公司；发动机型号名称：H177FT汽油机；标定功率：5.1KW;标定转速：1800r/min;配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：300mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：350mm","T202050500397","2025-12-27","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2359,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆汇田机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2","配套发动机功率:4.0kW","主机型号名称/3TGQ-4-2型田园管理机、主机结构方式/双轮驱动式、工作状态外形尺寸（长×宽×高）1280mm×640mm×990mm、主变速箱箱体材质/铝合金、主变速箱结构型式/有级式、扶把水平调整范围/0°、扶把上下调整范围180°、发动机输出传动方式/三角皮带传动、主离合器型式/张紧轮式、主离合器状态/常开、行走轮状态/胶轮、作业时驱动轮型式/胶轮、行驶速度≤5km/h、配套发动机结构型式/单缸，强制风冷，四冲程、配套发动机标定功率4.0KW、配套发动风机额定转速3600r/min、配套发动机启动方式/手拉反冲式起动、配套发动机燃油种类/汽油、锄草装置型式/轮式+刀片式、锄草装置数量/2套、锄草传动方式/链条传动、锄草连接方式/直联、锄草工作幅度52cm、锄草作业速度≥0.5km/h、锄草深度≥3cm、开沟器型式/刀片式、开沟器传动方式/链条传动、开沟器连接方式/直联、开沟工作幅度23cm、开沟作业速度≥0.5km/h、开沟深度≥10cm","渝2018104","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2360,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆汇运农业机械有限公司","田园管理机","3TG-4.1","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机（标定功率：4.1kW；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KAGS350柴油机，国三排放阶段）；外形尺寸（mm):1800×730×950；传动方式:皮带传动；离合器形式：张紧轮式；配套开沟装置形式：螺旋式；配套开沟装置最大工作宽度：460mm；配套培土装置形式：螺旋式；配套培土装置最大工作宽度：460mm。","T202150500126","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2361,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆汇运农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标定功率：4.0kW；制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F汽油机）；外形尺寸（mm):1800×730×950；传动方式:皮带传动；离合器形式：张紧轮式；配套开沟装置形式：螺旋式；配套开沟装置最大工作宽度：460mm；配套培土装置形式：螺旋式；配套培土装置最大工作宽度：460mm。","T202150500068","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2362,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆汇运农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.8","配套发动机功率:5.8kW","配套发动机（标定功率：5.8kW；制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS177F汽油机）；外形尺寸（mm):1800×730×950；传动方式:皮带传动；离合器形式：张紧轮式；配套开沟装置形式：螺旋式；配套开沟装置最大工作宽度：460mm；配套培土装置形式：螺旋式；配套培土装置最大工作宽度：460mm。","T202150500069","2026-02-01","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2364,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆家户农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0kw   燃油类型：汽油机","T201950500240","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2365,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆嘉木机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.2kW","标定功率4.2kW，标定转速3600r/min，外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×600×1050，发动机输出传动方式：直联，主离合器型式：摩擦片式，配套锄草装置最大工作宽度560mm，配套开沟装置型式：刀片式，配套开沟装置最大工作宽度：220mm。","T202050500373","2025-12-27","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2367,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆嘉木机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","配套动力标定功率：4.5KW，配套动力标定转速：3600r/min，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×640×1010，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，开沟工作幅宽：15cm，开沟作业速度：≥0.8km/h，开沟深度：≥10cm，培土工作幅宽：40cm，培土高度：≥3cm。","渝2019008","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2368,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆舰帏机械有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.05kW","1、型号名称：3TG-4型田园管理机\n2、结构形式：双轴轮式\n3、外形尺寸：1600mm*650mm*1000m\n4、扶把水平调整：可调\n5、扶把垂直调整：可调\n6、发动机输出：直联\n7、主离合器型式：摩擦片式\n8、主离合器状态：常开\n9、标定功率：4.05KW\n10、标定转速：3600r/min\n11、起动方式：手拉起动\n12、配套锄草装置型式：滚刀式\n13、配套锄草装置最大工作宽度：500mm\n14、配套开沟装置型式：刀片式\n15、配套开沟装置最大工作宽度：250mm\n16、配套培土装置型式：刀片式\n17、配套培土装置最大工作宽度：250mm","T202150500246","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2370,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆箭驰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长x宽x高）：1395x510x965(mm) ；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定功率：4.0（kw） ；额定转数：3600（r/min）；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：230（mm）；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：230（mm）。","T202050500309","2025-10-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2371,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆箭驰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-1","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长x宽x高）：1470x650x1040(mm) ；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直连；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：4.0（kw） ；额定转数：3600（r/min）；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：230（mm）；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：230（mm）。","T202050500328","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2372,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆箭驰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.8kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长x宽x高）：1640x615x995(mm) ；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：4.8（kw） ；额定转数：3600（r/min）；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：240（mm）；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：240（mm）。","T201950500092","2024-08-07","4.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2373,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆蛟马动力科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1580*750*950mm，结构形式：双轴轮式，配套开沟装置型式：刀片式，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，配套开沟装置最大工作宽度：220mm，配套配套装置最大工作宽度：220mm。","T201950500103","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2375,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯一马农业机械有限公司","田园管理机","3TG-4.05-C","配套发动机功率:4.05kW","1、结构型式：双轴、轮式，2、外形尺寸（长X宽X高）:1600X720X950 mm,3、扶把水平调整：不可调，4、扶把上下调整：可调，5、发动机输出传动方式：皮带传动，6、主离合器型式：张紧轮式，7、主离合器状态：常开，8、额定功率：4.05kW,9、额定转速：3600r/min，10、配套开沟装置型式：螺旋式，11、配套开沟装置最大工作宽度710mm，12、配套培土装置型式：螺旋式，13、配套培土装置最大工作宽度710mm","T202150500290","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2376,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯一马农业机械有限公司","田园管理机","3TG-4.1-C","配套发动机功率:4.1kW","1、结构型式：双轴、轮式，2、外形尺寸（长X宽X高）:1600X720X950 mm,3、扶把水平调整：不可调，4、扶把上下调整：可调，5、发动机输出传动方式：皮带传动，6、主离合器型式：张紧轮式，7、主离合器状态：常开，8、额定功率：4.1kW，9、额定转速：3600r/min，10、配套开沟装置型式：螺旋式，11、配套开沟装置最大工作宽度:710mm，12、配套培土装置型式：螺旋式，13、配套培土装置最大工作宽度:710mm","T202150500329","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2378,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯一马农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-A","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：双轴、轮式，2、外形尺寸（长X宽X高）:1650X660X950 mm,3、扶把水平调整：可调，4、扶把上下调整：可调，5、发动机输出传动方式：直联，6、主离合器型式：摩擦片式，7、主离合器状态：常开，8、额定功率：4.0kW,9、额定转速：3600r/min，10、配套开沟装置型式：刀片式，11、配套开沟装置最大工作宽度280mm，12、配套培土装置型式：刀片式，13、配套培土装置最大工作宽度280mm","T202150500291","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2379,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯一马农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-C","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：双轴、轮式，2、外形尺寸（长X宽X高）:1600X720X950 mm,3、扶把水平调整：不可调，4、扶把上下调整：可调，5、发动机输出传动方式：皮带传动，6、主离合器型式：张紧轮式，7、主离合器状态：常开，8、额定功率：4.0kW,9、额定转速：3600r/min，10、配套开沟装置型式：螺旋式，11、配套开沟装置最大工作宽度710mm，12、配套培土装置型式：螺旋式，13、配套培土装置最大工作宽度710mm","T202150500289","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2380,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯一马农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5-A","配套发动机功率:4.5kW","1、结构型式：双轴、轮式，2、外形尺寸（长X宽X高）:1650x660x950 mm,3、扶把水平调整：可调，4、扶把上下调整：可调，5、发动机输出传动方式：直联，6、主离合器型式：摩擦片式，7、主离合器状态：常开，8、额定功率：4.5kW，9、额定转速：3600r/min，10、配套开沟装置型式：刀片式，11、配套开沟装置最大工作宽度：280mm，12、配套培土装置型式：刀片式，13、配套培土装置最大工作宽度：280mm","T202150500327","2026-11-18","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2381,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯一马农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5-C","配套发动机功率:4.5kW","1、结构型式：双轴、轮式，2、外形尺寸（长X宽X高）:1600X720X950 mm,3、扶把水平调整：不可调，4、扶把上下调整：可调，5、发动机输出传动方式：皮带传动，6、主离合器型式：张紧轮式，7、主离合器状态：常开，8、额定功率：4.5kW，9、额定转速：3600r/min，10、配套开沟装置型式：螺旋式，11、配套开沟装置最大工作宽度：710mm，12、配套培土装置型式：螺旋式，13、配套培土装置最大工作宽度：710mm","T202150500328","2026-11-18","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2383,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力宁机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴轮式、外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×1100×1060、扶把水平调整（可调/不可调）：可调、扶把上下调整（可调/不可调）：可调、发动机输出传动方式：可调、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态（常开/常闭）、常开、配套锄草装置型式：轮式、配套锄草装置最大工作宽度mm：820、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度mm:580.","渝2019116","2023-12-31","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2384,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺农业装备有限公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1550×740×990；配套柴油发动机（标定功率4.1kW,标定转速3600r/min）；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器为：摩擦片式常开离合；配套开沟装置最大工作幅宽：380mm；配套培土装置最大工作幅宽：380mm","T202150500386","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2386,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：开沟1565×735×835、锄草1565×690×835；结构型式：四轴、轮式； 工作幅宽(mm)：开沟360、锄草640；传动方式(发动机输出):直联;额定功率为4.1kW、额定转为3600r/min、排放阶段为国三；传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型号:开沟刀和锄草刀;总安装刀数量(把):14;主离合器型式:摩擦片式.  锄草装置连接形式:直接连接;传动方式:齿轮传动;安装刀数量:6片；配套开沟装置连接形式:直接连接;传动方式:齿轮传动;安装刀数量:8片","T201950500013","2024-06-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2387,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","1.结构型式：双轴、轮式；2.外形尺寸（长×宽×高）：1550×740×990；3.配套柴油发动机（标定功率为4.1kW,标定转速为3600r/min）；4.发动机到变数箱为直联；5.主离合器为摩擦片式常开离合；6.扶把水平调整：可调；7.扶把上下调整：可调；8.配套锄草装置型式：幅条式；9.配套锄草装置最大工作幅宽：830mm；10.配套开沟装置型式：刀片式；11.配套开沟装置最大工作宽度：360mm。","T202150500215","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2389,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0C","配套发动机功率:4.0kW","1.结构型式：双轴、轮式；2.外形尺寸（长×宽×高）：1550×740×990；3.配套汽油发动机（标定功率为4.0kW,标定转速为3800r/min）；4.发动机到变数箱为直联；5.主离合器为摩擦片式常开离合；6.扶把水平调整：可调；7.扶把上下调整：可调；8.配套锄草装置型式：幅条式；9.配套锄草装置最大工作幅宽：830mm；10.配套开沟装置型式：刀片式；11.配套开沟装置最大工作宽度：360mm。","T202150500213","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2390,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轮驱动式；；外形尺寸(长×宽×高):1520×600×890mm； 工作幅宽(cm)：开沟40、锄草60；配套汽油机动力，标定功率4.0kw，额定转速3800r/min；总安装刀数量(把)：2； 主离合器型式：磨镲片式。配套开沟器型式：旋转刀片式；配套开沟器传动方式：齿轮传动，开沟器连接方式：直联，开沟深度（cm）≥10 ；  配套锄草装置型式：旋转刀片式，锄草装置数量：2个，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，锄草深度（cm）≥5","渝2018142","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2391,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.0","配套发动机功率:5.1kW","1.结构型式：双轴、轮式；2.外形尺寸（长×宽×高）：1550×740×990；3.配套汽油发动机（标定功率为5.1kW,标定转速为3600r/min）；4.发动机到变数箱为直联；5.主离合器为摩擦片式常开离合；6.扶把水平调整：可调；7.扶把上下调整：可调；8.配套锄草装置型式：幅条式；9.配套锄草装置最大工作幅宽：830mm；10.配套开沟装置型式：刀片式；11.配套开沟装置最大工作宽度：360mm。","T202150500214","2026-08-19","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2392,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.8kW","结构型式：双轮驱动式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1650×600×890； 工作幅宽(cm)：开沟40、锄草60； 配套汽油机动力，标定功率5.8kw；额定转速3600r/min；总安装刀数量(把)：2； 主离合器型式：磨镲片式。配套开沟器型式：旋转刀片式；配套开沟器传动方式：齿轮传动，开沟器连接方式：直联，开沟深度（cm）≥10 ；  配套锄草装置型式：旋转刀片式，锄草装置数量：2个，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，锄草深度（cm）≥5","渝2018141","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2394,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美多盈机械有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.2kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴轮式、外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×1100×1060、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、配套锄草装置型式：轮式、配套锄草装置最大工作宽度mm：890、配套开沟装置最大工作宽度mm：470、","T201950500123","2024-09-09","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2395,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆萌佳科技有限公司","田园管理机","3TG-6C","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6C型田园管理机、结构型式：双轴：轮式、外形尺寸（长X宽X高）：1700mmX900mmX1050mm、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、发动机输岀传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、标定功率：6.3kW、标定转速：3600r/min、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：295mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：295mm。","T202150500022","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2397,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆萌佳科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机、结构型式：双轴：轮式、外形尺寸（长X宽X高）：1500mmX900mmX950mm、扶把水平调整：不可调、扶把上下调整：可调、发动机输岀传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：295mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：295mm。","T202150500025","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2398,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆萌佳科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4C型田园管理机、结构型式：双轴：轮式、外形尺寸（长X宽X高）：1500mmX630mmX960mm、扶把水平调整：不可调、扶把上下调整：可调、发动机输岀传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：270mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：270mm。","T202150500023","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2399,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆铭辉动力机械有限公司","田园管理机","3TG-4.05","配套发动机功率:4.05kW","3TG-4.05田园管理机双轴轮式一台，配套功率4.05kW173F国3动力一台/配套开沟刀或者培土刀一套:开沟培土宽度270mm。","T202150500273","2026-09-17","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2400,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆铭辉动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","3TGQ-4.0 田园管理机主要配置：发动机输出为直联，离合器摩擦片式常开：170F汽油动力一台：额定功率4.0KW/3600：配开沟刀具一套或者培土刀具一套，工作宽度270mm","T202150500270","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2402,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆速豹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1360×760×1000; 结构形式：双轴轮式；发动机型号：170F汽油发动机；发动机输出传动方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大宽度mm：220; 配套培土装置型式：刀片式； 配套培土装置最大工作宽度mm：220；离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开。","T202050500430","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2403,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆腾龙盛世机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号及类型：170F/P汽油机；标定功率：4.0kW；标定转速：3600 r/min；排放阶段：第二阶段；结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开.","T202150500043","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2405,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆五谷通用设备有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","配套功率:4.0KW 配套动力:W170F汽油机 额定转速:3600R/MIN 结构尺寸(长×宽×高): 1460×650×1050MM结构形式:双轴轮式 配套开沟装置形式：刀片式 开沟耕宽:255MM 配套培土装置形式：刀片式 培土最大耕宽:255MM本底噪音:42.7dB(A) 发动机输出传动方式:皮带传动","T202050500020","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2406,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆小耕王农机有限公司","田园管理机","3TG-4.1","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸长×宽×高（mm）：1770×760×900；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：4.1kW；配套发动机燃油种类：柴油；额定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202150500029","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2408,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆小耕王农机有限公司","田园管理机","3TG-6.3","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸长×宽×高（mm）：1800×760×900；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：6.3kW；配套发动机燃油种类：柴油；额定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：270mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：270mm。","T202150500028","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2409,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆小耕王农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸长×宽×高（mm）：1740×760×900；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：4kW；配套发动机燃油种类：汽油；额定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202150500031","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2410,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆小耕王农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）:双轴；轮式;外形尺寸(长×宽×高):1430×610×1025mm;扶把水平调整（可调/不可调）:不可调;扶把上下调整（可调/不可调）:可调;发动机输出传动方式:直联;主离合器型式:摩擦片式;主离合器状态（常开/常闭）:常开;标定（额定）功率:4kW;标定（额定）转速:3600r/min;配套开沟装置型式:刀片式;配套开沟装置最大工作宽度:250mm;配套培土装置型式:刀片式;配套培土装置最大工作宽度:250mm.","T202150500277","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2411,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆小耕王农机有限公司","田园管理机","3TGQ-5.3","配套发动机功率:5.3kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸长×宽×高(mm)：1740×760×900；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：5.3kW；配套发动机燃油种类：汽油；额定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202150500030","2026-02-01","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2413,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TG-4E","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1460×710×960；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率kW：4.1；额定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：210；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：210。","T202150500178","2026-07-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2414,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TG-4F","配套发动机功率:4.1kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×780×850；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率kW：4.1；额定转速r/min：3600；配套锄草装置形式：辐条刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：760；配套开沟装置形式：刀片式+铧式；配套开沟装置最大工作宽度mm：250.","T202150500231","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2416,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TG-6G2","配套发动机功率:6.3kW","标定功率：6.3kW；结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×750×1000；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：250；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：460。","T202050500391","2025-12-27","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2417,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.2kW","主机结构型式：双轮驱动式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1380×800×890；主变速箱结构型式：有级式；主变速箱箱体材质：铸铁；扶把水平调整范围（º）：120；扶把上下调整范围（º）：35；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；行驶速度km/h：≤10；配套动力标定功率kW：4.2；标定转速r/min：3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：旋转式；锄草装置数量：2；传动方式：直齿传动；连接方式：直联；锄草工作幅宽cm：77；锄草作业速度km/h：≥0.5；锄草深度cm：≥3；配套开沟器型式：刀片式和铧式组合；传动方式：直齿传动；连接方式：直联+悬挂；开沟工作幅宽cm：50；开沟作业速度km/h：≥0.5；开沟深度cm：≥15","渝2018123","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2418,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5E","配套发动机功率:4.5kW","额定功率kW：4.5；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×700×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：210；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：210。","T202150500106","2026-02-01","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2419,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5F","配套发动机功率:4.5kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×780×850；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率kW：4.5；额定转速r/min：3600；配套锄草装置形式：辐条刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：760；配套开沟装置形式：刀片式+铧式；配套开沟装置最大工作宽度mm：250.","T202150500230","2026-08-19","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2421,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.2kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1820×640×1120；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定功率kW：4.2；额定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：300；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：300。","T202150500177","2026-07-07","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2422,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.2kW","配套功率4.2kW；结构型式（单轴/双轴：履带/轮式）：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1570×840×860；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型号：摩擦片式；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定转速：3600r/min；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：450；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟器装置最大工作宽度mm：215。","T201950500267","2024-12-25","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2424,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:6.5kW","主机结构型式：双轴轮式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1640×800×1000；主变速箱结构型型式：有级式；主变速箱箱体材质：上箱体为铝合金/下箱体为铸铁；副变速箱结构型式：有级式 ；副变速箱箱体材质：上箱体为铝合金/下箱体为铸铁； 扶把水平调整范围（º）：180；扶把上下调整范围（º）：60；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；行走轮型式：铁轮；作业时驱动轮型式；铁轮； 行驶速度km/h：≤10；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25º、水平轴；标定功率kW：5.6；额定转速r/min：3600；起动方式：手起动；燃油种类：汽油；配套开沟器型式：刀片式；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；开沟工作幅度cm：25；开沟作业速度km/h：≥0.5；开沟深度cm：≥10；配套培土器型式：刀片式；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；培土工作幅宽cm：43；培土作业速度km/h：≥0.5；培土高度cm：≥5","渝2019099","2023-12-31","5.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2425,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5B","配套发动机功率:5.6kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸mm：1600×950×970；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率kW：5.6；标定（额定）转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：290；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：520。","T201950500018","2024-06-02","5.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2427,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆鑫源农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5E","配套发动机功率:5.6kW","额定功率kW：5.6：额定转速r/min：3600：结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×670×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套开沟装置型式：刀片式：配套开沟装置最大工作宽度mm：210：配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：210。","T202150500050","2026-02-01","5.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2428,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆雄狮机械有限责任公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.3kW","\"型号名称：3TG-6 田园管理机，结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×670×1000；扶把水平调整（可调/不可调）：可调，扶把上下调整（可调/不可调）：可调，发动机输出传动方式：直联，主离合器型式 ：摩擦片式，主离合器状态（常开/常闭）：常开\n，标定（额定）功率 kW ：6.3，标定转速 r/min ：3600，配套开沟装置型式：刀片式，配套开沟装置最大工作宽度 mm ：260，配套培土装置型式 ：刀片式，配套培土装置最大工作宽度 mm ：260。\"","T202150500007","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2429,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆耀虎动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1685*750*950mm，结构形式：双轴轮式，配套开沟装置型式：刀片式，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，配套开沟装置最大工作宽度：220mm，配套培土装置最大工作宽度：220mm。","T201950500114","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2430,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆耀虎动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","配套动力：177F/P汽油机，标定功率：4.5KW,标定转速：1800r/min，外形尺寸：1700*570*1095mm，结构形式：双轮驱动式，配套开沟器，旋转刀片式，开沟工作宽幅：10cm，开沟深度：≥10cm，配套培土器：旋转刀片式，培土工作宽幅:26cm,培土高度：≥5cm。","渝2018026","2022-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2432,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长*宽*高):1685mm*750mm*950mm,配套动力标定功率:4.0KW;配套动力标定转速:3600r/min;配套开沟器装置型式:刀片式;配套开沟装置最大工作宽度:220mm;配套培土装置型式:刀片式;配套培土装置最大工作宽度:220mm;主离合器型式:摩擦片式;主离合器状态:常开;发动机输出传动方式:直联,结构形式:双轴轮式","T202050500332","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2433,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.5KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸:1770*580*1080mm,结构型式:双轮驱动式;配套开沟器:旋转刀片式;开沟工作幅宽:11cm;开沟深度:≥10cm;配套培土器:旋转刀片式;培土工作幅宽:24cm;培土高度:≥5cm","渝2018143","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2435,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆浴火机械有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.2kW","结构型式：双轴轮式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1830×1100×1080、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度mm：360、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度mm：360.","T202050500003","2025-03-11","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2436,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆浴火机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1900×700×950、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度mm：260、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度mm:260.","T202050500002","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2437,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆源顺进机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4.0型田园管理机、结构型式：双轴、轮式、外形尺寸：1430mm×700mm×1030mm、扶把水平调整：不可调、上下调整：可调、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、标定功率：4.0KW、标定转速：3600r/min、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：250mm、配套发动机燃油种类：汽油","T202150500039","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2438,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：3TG-4型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×620mm×960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式： 摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：4.05kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：320mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：320mm。","T202050500272","2025-09-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2440,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×620mm×960mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式： 摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：320mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：320mm。","T202050500273","2025-09-29","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2441,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×550mm×950mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。","T202050500028","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2443,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.8kW","发动机形式：汽油；标定功率（kW）：5.8，外形尺寸：1565mm×610mm×840mm,标定转速：3600r/min，结构型式：双轮驱动式，主变速箱结构型式：有级式，主变速箱体材质：铝合金，扶把水平调整范围：180度，扶把上下调整范围：29度，发动机输出传动方式：三角皮带传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，行走轮型式：胶轮，作业时驱动轮型式：胶轮，行驶速度：≦5km/h。","渝2018017","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2444,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.2kW","配套动力型号:1P72F/P-G汽油发动机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率(kW):4.2；标定转速(r/min):3800；排放标准：第2阶段；外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×560×850；工作幅宽(cm):开沟25/培土41；结构质量(kg):82.5；传动方式(发动机输出):直联传动；传动方式(刀辊):齿轮传动；旋耕刀型号:开沟刀/培土刀；总安装刀数量(把):开沟刀12/培土刀10；主离合器型式:摩擦片式","渝2018007","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2446,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申通用动力机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q-A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号:170F/P-5汽油机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率:4.0kW；标定转速(r/min):1900r/min；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1800×600×1000；扶把水平、上下可调；发动机输出传动方式 ：皮带传动；配套开沟装置型式:刀片式；工作幅宽(mm):250；培土装置型式：刀片式；工作幅宽mm:370;主离合器型式：常开张紧轮式","T202050500413","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2447,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申通用动力机械有限公司","田园管理机","3TG-6.0Q-A","配套发动机功率:5.8kW","配套发动机型号:177F/P-5汽油发动机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率:5.8kW；标定转速:1900r/min；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1800×600×1000；扶把水平、上下可调；发动机输出传动方式 ：皮带传动；主离合器型式：常开张紧轮式;配套开沟装置型式:刀片式；工作幅宽(mm):250；培土装置型式：刀片式；工作幅宽mm:370;","T202050500412","2025-12-27","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2448,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申通用动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机型号:NH225汽油发动机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率:4.5kW；标定转速:3600r/min；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×750×850；扶手水平、上下可调；发动机输出传动方式：直联；主离合型式：常开摩擦片式；主离合器型式:常开摩擦片式；配套开沟装置型式：刀片式，最大工作宽度280mm;锄草装置型式：滚刀式，最大工作宽度：700mm","T202050500414","2025-12-27","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2449,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申通用动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号:汽油发动机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率:4.0kW；标定转速:3800r/min；结构型式：双轴轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×750×850；扶把水平、上下可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式:常开摩擦片式；配套开沟装置型式：刀片式；最大工作宽度：280mm；锄草装置型式：滚刀式；最大工作宽度：700mm.","T202050500403","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2451,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","淄博金禾丰农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","3TGQ-4D型田园管理机 结构型式 ：单轴；轮式 ；外形尺寸(长×宽×高) mm ：1370×500×830 ；发动机输出传动方式：齿轮传动 ；主离合器型式 ：离心式摩擦片；主离合器状态 ：常开 ；标定（额定）功率（ kW ）：4.0 ；标定（额定）转速（ r/min ）：3600 ；配套锄草装置型式： 锄草轮 ；配套锄草装置最大工作宽度 （mm）： 400 ；配套开沟装置型式 ：旋刀式 ；配套开沟装置最大工作宽度（mm）：250。","T202037370262","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2452,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","淄博金禾丰农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","3TGQ-4Z型田园管理机结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1150×620×920；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：油浸式离合器；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：kW：4.0；标定（额定）转速：r/min：3800；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：mm：480；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：250","T202037370259","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2454,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","正阳县正美农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500型喷杆喷雾机","药箱容积:500L;喷杆长度:8.5m;型式:悬挂式:是 ","1、名称:悬挂式喷杆喷雾机,2、规格型号:3WP-500,3、型式:悬挂式,4、外形尺寸:3980×1950×1800(MM),5、药箱容量:500(L),6、喷杆长度:8500(MM),7、配套泵:柱塞泵,7.1、工作压力:2.0--4.5(MPA),7.2、流量:20-35(L/MIN),8、整机限压安全装置结构型式：手动弹簧式","2021281401000025","2026-10-26","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2455,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；  整机工作压力：0.3-0.5MPa;   整机外形尺寸：2260mm×1400mm×1160mm；整机喷杆长度：12000mm; 整机限压安全装置:有;   （cx）喷杆折叠型式：手动折叠；  （cx）喷杆升降型式：无；   液(气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵； 液泵/电机泵额定压力：2.0-4.5MPa;     液泵/电机泵额定流量:20-35L/min;    液泵/电机泵生产方式：采购；   药箱容积：600L;   药箱材质：聚乙烯；  药箱成型工艺：滚塑；   药箱生产方式：采购；    空气室（储压容器）材质:不锈钢；   空气室（储压容器）质量:315g；   空气室（储压容器）安装位置：外置；   空气室（储压容器）生产方式：采购；   限压安全装置结构型式：弹簧式；   限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；  限压安全装置生产方式：采购；   喷杆材质：塑料；   喷杆允许最大工作压力：12(BP)MPa； 喷杆生产方式：采购；  承压软管材质：塑料；  承压软管允许最大工作压力：12(BP)MPa；   承压软管生产方式：采购；  开关组合生产方式：采购；","2019041401000084","2024-11-06","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2456,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式； 整机工作压力：0.3-0.5MPa;  整机外形尺寸：3040mm×2560mm×1160mm；  整机喷杆长度：18000mm; 整机限压安全装置:有;  （cx）喷杆折叠型式：手动折叠；   （cx）喷杆升降型式：无；   液(气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵； \n液泵/电机泵额定压力：2.0-4.5MPa;   液泵/电机泵额定流量:20-35L/min;   液泵/电机泵生产方式：采购；   药箱容积：800L;   药箱材质：聚乙烯；   药箱成型工艺：滚塑；   药箱生产方式：采购；   空气室（储压容器）材质:不锈钢；    空气室（储压容器）质量:315g；   空气室（储压容器）安装位置：外置；   空气室（储压容器）生产方式：采购；    限压安全装置结构型式：弹簧式；     限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；   限压安全装置生产方式：采购；   喷杆材质：塑料+不锈钢；    喷杆允许最大工作压力：12（BP）4(WP)MPa；    喷杆生产方式：采购；   承压软管材质：塑料；   承压软管允许最大工作压力：12（BP）4(WP)MPa；       承压软管生产方式：采购；   开关组合生产方式：采购；","2019041401000084","2024-11-06","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2457,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式； 整机工作压力：0.3-0.5MPa;  整机外形尺寸：3040mm×2560mm×1160mm；  整机喷杆长度：18000mm; \n整机限压安全装置:有;  （cx）喷杆折叠型式：手动折叠；  （cx）喷杆升降型式：无；  液(气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵； 液泵/电机泵额定压力：2.0-4.5MPa;  液泵/电机泵额定流量:20-35L/min;   液泵/电机泵生产方式：采购；  药箱容积：800L;   药箱材质：聚乙烯；  药箱成型工艺：滚塑；   药箱生产方式：采购；  空气室（储压容器）材质:不锈钢；   空气室（储压容器）质量:315g；  空气室（储压容器）安装位置：外置；  空气室（储压容器）生产方式：采购；  限压安全装置结构型式：弹簧式；  限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；  限压安全装置生产方式：采购；  喷杆材质：塑料+不锈钢；  喷杆允许最大工作压力：4MPa； 喷杆生产方式：采购；  承压软管材质：塑料；  承压软管允许最大工作压力：BP12MPa、WP4MPa；  承压软管生产方式：采购；  开关组合生产方式：采购；","2018041401000013","2023-02-22","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2459,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1020mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：18300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4600*1900*2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2460,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙：（mm）:950;外形尺寸：4700*1800*2400；药箱容量（L）：700；工作压力：（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:11000；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力：（MPa）0-2.5；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2440;前后轮最大轮距：（mm）：1520/1520；前轮外径：940mm;前轮胎宽：110mm;后轮外径：940mm；后轮胎宽：110mm;前/后轮胎型式：充气橡胶轮。","2018281401000014","2023-02-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2462,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东开创机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4360×1640×2470；结构质量（kg）：2500 ；药箱额定容量：700L；喷杆长度m：10；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；前/后最大轮距m：前轮距1.545/后轮距1.560；轴距m：2.360；前/后轮胎规格(分别填写)：前轮外径1210mm,前轮胎宽80mm；后轮外径1210mm，后轮胎宽80mm；前/后轮胎型式:实心轮胎；离地间隙m:1.08","2020281401000010","2025-05-27","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2463,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:11.35m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；\n(cx)整机驱动型式\t：四轮驱动；\n(cx)整机转向型式：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm\t：4860×2010×2980；\n整机喷杆长度\tmm\t：11350；\n(cx)最小离地间隙\tmm：1050；\n药箱容积\tl：700","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2464,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-800A； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：36.8；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：6750×1960×3000；结构质量（kg）：2200；药箱容积：800L；喷杆长度m：15；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：30；喷杆长度：15m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：36-81L/min；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.56；轴距m：2.2；前/后轮胎规格(分别填写)：1080*120/1080*120；前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:1.06","2021281401000022","2026-08-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2465,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","正阳县正美农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50v32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：5380×1850×2400mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370Mmm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2021281401000025","2026-10-26","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2467,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW(100.64马力);自走式,四轮驱动,四轮转向;离地间隙:(mm):1040;外形尺寸:5000*2200*3200;药箱容量(L):1000;工作压力:(MPa):0.3-0.5;喷杆长度(mm):20500;液泵结构形式:隔膜泵;液泵额定压力:(MPa):3.0;液泵额定流量(L/min):100;轴距(mm)2620;前后轮最大轮距:(mm):1890/1890;前轮外径:1180mm;前轮胎宽:140mm;后轮外径:1180mm;后轮胎宽:140mm;前/后轮胎型式:充气轮胎.","2018281401000014","2023-02-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2468,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000Z型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW(100.64马力);自走式,四轮驱动,四轮转向;离地间隙:(mm):950;外形尺寸:5000*2100*2600;药箱容量(L):1000;工作压力:(MPa):0.3-0.5;喷杆长度(mm):20500;液泵结构形式:隔膜泵;液泵额定压力:(MPa):3.0;液泵额定流量(L/min):100;轴距(mm)2330;前后轮最大轮距:(mm):1810/1810;前轮外径:940mm;前轮胎宽:110mm;后轮外径:940mm;后轮胎宽:110mm;前/后轮胎型式:充气轮胎.","2018281401000014","2023-02-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2470,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW(100.64马力)；结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5000x20500x3200；外形尺寸（运输状态，长×宽×高)mm：5000x2200x3200；药箱容量：1000L；喷杆作业常用工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形；配套喷头数量：39；喷杆长度：20.5m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：MB4100/3.0隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：60L/min；离地间隙：1.04m；离合器型式：干式单片常接合摩擦式；制动器型式：蹄式；驱动方式/转向方式：四轮驱动,四轮转向；驾驶室：有；前/后最大轮距（m）：1.89/1.89；轴距（m）：2.62；前轮外径:1180mm;前轮胎宽:140mm;后轮外径:1180mm;后轮胎宽:140mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","2023-09-13","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2471,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000A； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：74；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：5420×2280×3170；结构质量（kg）：2200；药箱容积：1000L；喷杆喷幅m：20；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：40；喷杆长度：20m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.85；轴距m：2.5；前/后轮胎规格(分别填写)：1440*130/1440*130；前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:1.06","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2473,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:21.25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力；药箱：1000L；喷杆长度：21.25m；离地间隙：1.1m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2018041401000007","2023-01-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2474,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","正阳县正美农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1040mm；整机外形尺寸：5700×2550×3300mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2560Mmm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2021281401000025","2026-10-26","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2475,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WF-400-330型牵引式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:13m","整机结构型式：牵引式；整机工作压力：2.0～3.5MPa;整机外形尺寸：1070×1000×1260mm；;喷幅/水平射程13000mm；发动机名称电动机（风机用）：单相异步0.175/1380KW/r/min；工作电压：220V；发动机名称汽油机（液泵用）：单缸风冷四冲程；标定功率/转速3.8/3600KW/r/min；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：15-25L/min；药箱容积：400L；风机叶轮风机标定转速：1380r/min；风机叶轮直径：400mm。","2018281401000056","2023-12-04","3.975","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2476,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-1200型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1200L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:22m","整机产品品目\n/\n风送喷雾机\n整机结构型式\n/\n牵引式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0整机外形尺寸\nmm\n3100×1400×1500\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n/\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n22000\n药箱药箱容积\nl\n1200","2018041401000066","2023-12-19","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2478,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-2000型牵引式风送喷雾机","药箱容积:2000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:22m","整机产品品目\n/\n风送喷雾机\n整机结构型式\n/\n牵引式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n药箱容积\nl\n2000\n(cx)整机水平射程或喷幅\nmm\n22000","2018041401000066","2023-12-19","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2479,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-800型牵引式风送喷雾机","药箱容积:800L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:20m","整机产品品目\n/\n风送喷雾机\n整机结构型式\n/\n牵引式\n整机工作压力\nMPa\n0.5～1.0\n(cx)整机驱动型式\n/\n/\n(cx)整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n2300×1300×1400\n整机喷杆长度\nmm\n/\n(cx)整机水平射程或喷幅\nmm\n≥20000\n药箱容积\nl\n800","2018041401000066","2023-12-19","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2481,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","南通黄海药械有限公司","风送式喷雾机","3WG-1200B型风送式果林喷雾机","药箱容积:1200L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:40m","产品型号、规格及名称：3WG-1200B型风送式果林喷雾机；结构型式：牵引式；工作压力（MPa）：1.2-1.5；外形尺寸（mm）：2950×1270×1450（不带风机板），2950×1270×2090（带不锈钢风机板）；喷幅（m）：≥40；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：80；药箱容积（L）：1200；风机标定转速（r/min)：1800；风机叶轮直径（mm）：670。","2009041401000052","2023-07-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2482,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","南通黄海药械有限公司","风送式喷雾机","3WG-800A型风送式果林喷雾机","药箱容积:800L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:20m","产品型号、规格及名称：3WG-800A型风送式果林喷雾机；结构型式：牵引式；工作压力（MPa）：1.2-1.5；外形尺寸（mm）：2700×1260×1460；喷幅（m）：20；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：80；药箱容积（L）：800；风机标定转速（r/min)：1800；风机叶轮直径（mm）：670。","2009041401000052","2023-07-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2483,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","南通黄海药械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-1600A型风送式果林喷雾机","药箱容积:1600L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:40m","产品型号、规格及名称：3WGF-1600A型风送式果林喷雾机；结构型式：牵引式；工作压力（MPa）：1.2-1.5；外形尺寸（mm）：3410×1540×1490；喷幅（m）：≥40；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：130；药箱容积（L）：1600；风机标定转速（r/min)：1900；风机叶轮直径（mm）：815。","2009041401000052","2023-07-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2484,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","南通黄海药械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-2000型风送式高射程喷雾机","药箱容积:2000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","产品型号、规格及名称：3WGF-2000型风送式果林喷雾机；结构型式：牵引式；工作压力（MPa）：1.2-1.5；外形尺寸（mm）：4200×1500×3000；喷幅（m）：35；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程直列水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：38/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160；药箱容积（L）：2000；风机标定转速（r/min)：2600；风机叶轮直径（mm）：600。","2009041401000052","2023-07-29","38","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2486,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGQ-350B型牵引式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：牵引式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2280×900×1300；结构质量（kg）：335；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：13-22L/min；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.515；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","4.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2487,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGQ-400型牵引式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：牵引式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2100×970×1200；结构质量（kg）：350；药箱额定容量：400L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2489,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGQ-350B型牵引式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：牵引式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2280×900×1300；结构质量（kg）：335；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：13-22L/min；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.515；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27","4.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2490,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","台州金汉农机有限公司","风送式喷雾机","JH-1000型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:12m","牵引式风送喷雾机，药箱容积1000L，水平射程≥12米，工作压力0.5-0.7MPa。风机叶轮直径：520mm，风机转速：360r/min，","2019281401000035","2025-01-15","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2492,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","徐州泓腾农业机械科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-350A型牵引式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:14m","整机产品品目：风送喷雾机；整机结构型式：牵引式；整机工作压力：1-2MPa；整机外形尺寸：1960×1200×1250；*整机喷福/水平射程：≥14000（喷幅）≥7000（喷幅半径）；整机限压安全装置：有；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：单缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率/转速：4.8/3600kW/(r/min)；药箱容积：350L","2020281401000015","2025-06-18","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2493,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","徐州泓腾农业机械科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-350B型牵引式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:16m","整机产品品目：风送喷雾机；整机结构型式：牵引式；整机工作压力：1-2MPa；整机外形尺寸：1460×950×1550；*整机喷福/水平射程：≥16000；整机限压安全装置：有；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：单缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率/转速：4.8/3600kW/(r/min)；药箱容积：350L","2020281401000015","2025-06-18","4.8","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2494,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","徐州泓腾农业机械科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-400A型牵引式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:14m","整机产品品目：风送喷雾机；整机结构型式：牵引式；整机工作压力：1-2MPa；整机外形尺寸：：2150×1170×1223mm；*整机喷福/水平射程：≥14000（喷幅半径7000）mm；整机限压安全装置：有；药箱容积：400L","2020281401000015","2025-06-18","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2495,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","徐州泓腾农业机械科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-400B型牵引式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:16m","整机产品品目：风送喷雾机；整机结构型式：牵引式；整机工作压力：1-2MPa；整机外形尺寸：1700×1250×1450；*整机喷福/水平射程：≥16000（水平射程）mm；整机限压安全装置：有；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：单缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率/转速：4.8/3600kW/(r/min)药箱容积：400L","2020281401000015","2025-06-18","4.8","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2497,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WZS-490-13.8B型自走式风送喷雾机","药箱容积:380L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35.5m","整机结构型式：自走式；整机工作压力2.0～3.5MPa；整机外形尺寸：2350×840×1800mm；喷幅/水平射程：35500mm；驱动型式：履带；转向型式：离合转向；发动机名称汽油机（风机用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速4.2/3600KW/min；发动机名称汽油机（行走及液泵用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速9.6/3600KW/min；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：30～40L/min；药箱容积：380L；风机叶轮风机标定转速：3600r/min；风机叶轮直径:490mm。","2018281401000056","2023-12-04","13.8","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2498,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WZS-490-8B型自走式风送喷雾机","药箱容积:380L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35.5m","整机结构型式：自走式；整机工作压力2.0～3.5MPa；整机外形尺寸：2290×865×1760mm；喷幅/水平射程：35500mm；驱动型式：履带；转向型式：离合转向；发动机名称汽油机（风机用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速4.2/3600KW/min；发动机名称汽油机（行走及液泵用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速4.0/3600KW/min；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：30～40L/min；药箱容积：380L；风机叶轮风机标定转速：3600r/min；风机叶轮直径:490mm","2018281401000056","2023-12-04","8.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2500,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","高密市创通机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WFS-400Q型自走式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:30m","整机结构型式：自走式；整机工作压力：1.5～2.5MPa；整机驱动型式：两轮驱动（后轮）；整机转向型式：两轮转向（前轮）；整机外形尺寸：2580×1000×1150mm；整机水平射程或喷幅：30000mm；)最小离地间隙：120mm；轴距：1500mm；前最大轮距：850mm；后最大轮距：790mm；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：双缸风冷；发动机或电动机标定功率/转速：13.4/3600kW/(r/min)；药箱容积：400L；喷杆允许最大工作压力：3.75MPa；","2021041401000029","2026-03-28","13.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2501,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","莱州奥伦农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WFZ-350型履带自走式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","外形尺寸：3490×1070×1190mm、驱动型式：履带驱动、结构型式：履带自走式、整机工作压力：1-2MPa、整机喷福/水平射程：≥35000mm、最小离地间隙：145mm、履带节距：72mm、履带宽度：180mm、履带节数：38、液（气）泵/电机泵结构型式：柱塞泵、液泵/电机泵额定流量：32-48L/min、药箱容积：100+250L","2021281401000001","2026-02-03","23.53","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2502,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2022-03-16","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2503,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：8.0kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2022-03-16","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2505,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2022-03-16","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2506,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300B型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2022-03-16","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2508,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:30m","标定功率转速：7.8kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：30m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2022-03-16","7.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2509,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动（后轮）、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2020281401000031","2025-11-26","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2511,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：8.0kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动（后轮）、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2020281401000031","2025-11-26","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2512,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300A-L型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动（后轮）、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2020281401000031","2025-11-26","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2513,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动（后轮）、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2020281401000031","2025-11-26","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2514,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300B型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动（后轮）、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2020281401000031","2025-11-26","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2516,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：8.0kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动（后轮）、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2020281401000031","2025-11-26","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2517,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","南通黄海药械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300A型风送式果林喷雾机","药箱容积:600L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","产品型号、规格及名称：3WGF-300A型风送式果林喷雾机；结构型式：自走式；工作压力（MPa）：1.2-1.5；驱动形式：履带式；转向型式：转向离合器；外形尺寸（mm）：3860×1200×1410；喷幅（m）：35；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：38/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：80；药箱容积（L）：600；风机标定转速（r/min)：2100；风机叶轮直径（mm）：670。","2009041401000052","2023-07-29","38","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2519,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2820×980×1020；结构质量（kg）：370；药箱额定容量：300L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2520,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300B型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×980×1600；结构质量（kg）：385；药箱额定容量：300L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2521,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-350型自走式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×1050×1200；结构质量（kg）：390；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：30L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.68；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","16.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2522,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-400A型自走式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×980×1600；结构质量（kg）：405；药箱额定容量：400L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2524,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东金益丰农业装备有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-500型自走式风送喷雾机","药箱容积:500L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2660×1070×1200；结构质量（kg）：420；药箱额定容量：500L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.66；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000009","2025-05-26","16.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2525,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2820×980×1020；结构质量（kg）：370；药箱额定容量：300L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2527,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-350型自走式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×1050×1200；结构质量（kg）：390；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：30L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.68；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27","16.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2528,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-400A型自走式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×980×1600；结构质量（kg）：405；药箱额定容量：400L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2530,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-500型自走式风送喷雾机","药箱容积:500L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2660×1070×1200；结构质量（kg）：420；药箱额定容量：500L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.66；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27","16.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2531,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东开锐智能装备有限公司","风送式喷雾机","3WF-350B型自走式风送喷雾机","药箱容积:350L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:20m","整机产品品目：风送喷雾机；\n结构形式：自走式；\n整机工作压力：0-3MPa；\n整机驱动形式：两轮驱动；\n整机转向型式：单轮转向；\n整机外形尺寸：2050x810x1320mm；\n整机水平射程或喷幅：20000mm；\n最小离地间隙：115mm\n整机限压安全装置：有；\n驾驶室形式：无；\n轴距：1160mm；\n后最大轮距：660mm；\n前轮外径：370mm；\n前轮胎宽：150mm；\n后轮外径：420mm；\n后轮胎宽：160mm；\n发动机或电机名称：汽油机；\n发动机或电机结构形式；单缸、风冷、四冲程；\n发动机或电机标定功率/转速：8.2kw  /  3600（r/min）；\n发动机或电机生产方式；采购；\n液泵/电机泵结构形式：三缸柱塞泵；\n液泵额定压力：2.5-4.5mpa；\n液泵额定流量：45-60L/min；\n液泵生产方式；采购；\n药箱容积：350L；\n药箱材质：塑料；\n药箱质量：15kg；\n药箱生产方式；采购；\n空气室材质：不锈钢；\n空气室质量：310g；\n空气室生产方式：采购；\n限压安全装置结构形式：弹簧微调式；\n限压安全装置限定压力：≤3.6；\n限压安全装置生产方式：采购；\n喷杆材质：不锈钢；\n喷杆生产方式：采购；\n承压管材质：胶管；\n承压管允许最大工作压力：21.5mpa；\n承压管生产方式：采购；\n组合开关生产方式：采购；\n风机叶轮材质：塑料叶片+金属轮毂；\n风机叶轮标定转速：2600r/min；\n风机叶轮叶轮直径：485mm；\n风机叶轮生产方式：采购；","2020041401000029","2025-07-12","8.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2532,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东迈亿赫智能科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-500B型履带自走式风送喷雾机","药箱容积:500L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目\t/\t风送喷雾机\n整机结构型式\t/\t自走式\n整机工作压力\tMPa\t1.0-2.0\n整机驱动型式\t/\t履带驱动\n整机转向型式\t/\t差速转向\n整机外形尺寸\tmm\t2400×1200×1800\n整机喷幅/水平射程\tmm\t≥35000\n履带节距\tmm\t72\n履带节数\t/\t36\n履带宽度\tmm\t180\n发动机或电动机名称\t/\t汽油机（行走）\n发动机或电动机结构型式\t/\t单缸、风冷、四冲程（行走）\n发动机或电动机标定功率/转速\tkW/(r/min)\t8/3600（行走）\n发动机或电动机工作电压\tV\tDC12（行走）\n发动机或电动机名称\t/\t汽油机（送风、液泵）\n发动机或电动机结构型式\t/\t单缸、风冷、四冲程（送风、液泵）\n发动机或电动机标定功率/转速\tkW/(r/min)\t8/3600（送风、液泵）\n发动机或电动机工作电压\tV\tDC12（送风、液泵 ）\n液(气)泵/电机泵结构型式\t/\t三缸柱塞泵\n液泵/电机泵额定压力\tMPa\t1.5-3.5\n液泵/电机泵额定流量\tL/min\t25-35\n药箱容积\tl\t500\n药箱材质\t/\t塑料\n空气室（储压容器）材质\t/\t金属\n空气室（储压容器）质量\tg\t377\n空气室（储压容器）安装位置\t/\t外置\n空气室（储压容器）生产方式\t/\t采购\n限压安全装置结构型式\t/\t机械限位式\n限压安全装置限定压力\tMPa\t≤2.4\n喷杆材质\t/\t金属\n喷杆允许最大工作压力\tMPa\t3\n喷杆生产方式\t/\t采购\n承压软管材质\t/\t橡胶\n承压软管允许最大工作压力\tMPa\t3\n承压软管生产方式\t/\t采购\n开关组合生产方式\t/\t采购\n风机叶轮材质\t/\t金属\n风机叶轮风机标定转速\tr/min\t2057\n风机叶轮叶轮直径\tmm\t570\n蓄电池类型\t/\t免维护蓄电池\n蓄电池容量\tAh\t20\n蓄电池标称电压\tV\t12（2块）\n蓄电池生产方式\t/\t采购","2021281401000008","2026-05-10","16","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2533,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","山东迈亿赫智能科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-500C型履带自走式风送喷雾机","药箱容积:500L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目 / 风送喷雾机\n整机结构型式/自走式\n整机工作压力MPa/1.0～2.0\n整机驱动型式/履带驱动\n整机转向型式/差速转向\n整机外形尺寸mm/2400×1200×1200\n整机水平射程或喷幅mm/≥35000\n最小离地间隙mm/160\n整机限压安全装置/有\n履带节距mm/72\n履带节数/ 36\n履带宽度mm/180\n发动机或电动机名称/汽油机（行走）\n发动机或电动机结构型式/单缸、风冷、四冲程（行走）\n发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)/8/3600（行走）\n发动机或电动机工作电压V/DC12（行走）\n发动机或电动机名称/汽油机（送风、液泵）\n发动机或电动机结构型式/单缸、风冷、四冲程（送风、液泵）\n发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)  8/3600（送风、液泵）\n发动机或电动机工作电压V   DC12（送风、液泵 ）\n液(气)泵/电机泵结构型式/ 三缸柱塞泵\n液泵/电机泵额定压力MPa/1.5-2.5\n液泵/电机泵额定流量L/min/14-22\n药箱容L/500\n药箱材质/塑料\n限压安全装置结构型式/机械限位式\n限压安全装置限定压力MPa/≤2.4\n喷杆允许最大工作压力MPa/3.0\n承压软管允许最大工作压力MPa/3.0\n风机叶轮风机标定转速r/min/180","2021281401000008","2026-05-10","16","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2535,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","新乡市昌杰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:30m","整机结构型式：自走式；整机工作压力：1.0-2.0MPa；整机驱动型式：后轮驱动；整机转向型式：前轮转向；整机外形尺寸：2000*880*1080mm；整机喷幅/水平射程：30000mm；最小离地间隙：140mm；轴距：1125mm；后最大轮距：710mm；药箱容积：300L；发动机或电动机标定功率/转速：8.5/3600 kW/(r/min)","2020281401000029","2025-10-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2536,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","新乡市昌杰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-300B型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:30m","整机结构型式：自走式；整机工作压力：1.5-2.5MPa；整机驱动型式：两轮驱动；整机转向型式：单轮转向；整机外形尺寸：2510*1030*1150mm；整机喷幅：30000mm；最小离地间隙：130mm；轴距：1530mm；后最大轮距：800mm；药箱容积：300L；发动机或电动机标定功率/转速：13.5/3600 kW/(r/min)","2020281401000029","2025-10-14","13.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2538,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","淄博金禾丰农机有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300-C1型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目 ： 风送喷雾机 \n整机结构型式 ： 自走式 \n整机工作压力 MPa：1.5-3.0 \n(cx)整机驱动型式 ： 后轮驱动 \n(cx)整机转向型式 ： 前轮转向 \n整机外形尺寸 mm ：2400×930×1480 \n(cx)整机水平射程或喷幅 mm ：35000 \n (cx)轴距 mm ：315 \n发动机或电动机名称：汽油机 \n发动机或电动机结构型式 ： 单缸、风冷、四冲程 \n发动机或电动机标定功率/转速 kW/(r/min)： 6.3/3600 \n液泵/电机泵额定压力 MPa ：1.0-3.5 \n液泵/电机泵额定流量 L/min： 46-60 \n药箱容积  ：300l\n空气室（储压容器）质量 g：300 \n限压安全装置限定压力 MPa ≤3.6 \n喷杆允许最大工作压力 MPa 4.5 \n风机叶轮风机标定转速 r/min ：650 \n风机叶轮叶轮直径 mm ：90","2018041401000064","2023-12-25","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2539,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","淄博金禾丰农机有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300-C2型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目 :风送喷雾机  整机结构型式 : 自走式  整机工作压力 MPa :1.5-3.0  (cx)整机驱动型式 : 后轮驱动  (cx)整机转向型式 : 前轮转向  整机外形尺寸 mm :2400×930×1100   (cx)整机水平射程或喷幅 mm :≥35000  (cx)最小离地间隙 mm :110  整机限压安全装置 : 有   (cx)轴距 mm :1315   (cx) 后最大轮距 mm :750  (cx) 前轮外径 mm :400  (cx) 前轮胎宽 mm :160  (cx) 前轮轮胎型式 : 充气轮胎  (cx) 后轮外径 mm :385  (cx) 后轮胎宽 mm: 160  (cx) 后轮轮胎型式 :实心轮胎  发动机或电动机名称 :柴油机  发动机或电动机结构型式 : 单缸、风冷、四冲程  发动机或电动机标定功率/转速 kW/(r/min): 6.3/3600  发动机或电动机生产方式 : 采购  液(气)泵/电机泵结构型式 :三缸柱塞泵  液泵/电机泵额定压力 Mpa: 1.0-3.5  液泵/电机泵额定流量 L/min: 46-60  液泵/电机泵生产方式 : 采购  药箱容积 l: 300  药箱材质 : 聚乙烯  药箱质量 kg: 12  药箱成型工艺 :注塑成型  药箱生产方式 :采购  空气室（储压容器）材质 : 不锈钢  空气室（储压容器）质量 g: 300  空气室（储压容器）安装位置 :外置  空气室（储压容器）生产方式 : 采购  限压安全装置结构型式 / 机械限位式  限压安全装置限定压力 MPa :≤3.6  限压安全装置生产方式 : 采购  喷杆材质 :不锈钢  喷杆允许最大工作压力 MPa :4.5  喷杆生产方式 :采购  承压软管材质 :橡胶  承压软管允许最大工作压力 Mpa: 6  承压软管生产方式 :采购  开关组合生产方式 :采购  风机叶轮材质 : 尼龙  风机叶轮风机标定转速 r/min: 2650  风机叶轮叶轮直径 mm: 590  风机叶轮生产方式 : 采购   蓄电池类型 : 铅酸  蓄电池容量 Ah :36  蓄电池标称电压 V: 12  蓄电池生产方式:采购","2018041401000064","2023-12-25","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2540,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","淄博金禾丰农机有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300-C型履带自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目 : 风送喷雾机 \n整机结构型式 : 自走式（履带） \n整机工作压力:1.5-3.0 MPa \n(cx)整机驱动型式 : 履带驱动 \n(cx)整机转向型式 : 离合转向 \n整机外形尺寸:2800×820×1000 mm \n (cx)整机水平射程或喷幅:35000 mm \n(cx)最小离地间隙:100 mm \n整机限压安全装置 : 有 \n (cx)驾驶室型式 : 无 \n(cx)履带宽度:150 mm \n(cx)履带节距:60 mm \n(cx)履带节数 : 47 \n发动机或电动机名称 : 汽油机（行走用）:汽油机（风机和泵用） \n发动机或电动机结构型式 : 汽油机（行走用）:单缸风冷四冲程:汽油机（风机和泵用）:单缸风冷四冲程 \n发动机或电动机标定功率:转速 kW/(r/min) 汽油机（行走用）:4.0/3600；汽油机（风机和泵用）:4.0/3600  \n发动机或电动机生产方式 : 采购 \n液(气)泵:电机泵结构型式 : 柱塞泵 \n液泵:电机泵额定压力:1-3.0 MPa \n液泵:电机泵额定流量:17-26 L/min \n液泵:电机泵生产方式 : 采购 \n药箱容积 l 300 \n药箱材质 : PE \n药箱成型工艺 : 吹塑 \n药箱生产方式 : 采购 \n空气室（储压容器）材质 : 不锈钢 \n空气室（储压容器）质量:250 g \n空气室（储压容器）安装位置 : : \n空气室（储压容器）生产方式 : 采购 \n限压安全装置结构型式 : 弹簧式 \n限压安全装置限定压力 MPa :≤3.6 \n限压安全装置生产方式 : 采购 \n喷杆材质 : 不锈钢  \n喷杆生产方式 : 采购 \n承压软管材质 : 胶管 \n承压软管允许最大工作压力:6 MPa \n承压软管生产方式 : 采购 \n开关组合生产方式 : 采购 \n风机叶轮材质 : 尼龙叶片+金属轮毂 \n风机叶轮风机标定转速:2650 r/min \n风机叶轮叶轮直径:495 mm \n风机叶轮生产方式 : 采购 \n蓄电池类型 : 铅酸 \n蓄电池容量: 4 Ah \n蓄电池标称电压: 12 V \n蓄电池生产方式 : 采购","2018041401000064","2023-12-25","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2541,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","淄博金禾丰农机有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:21m","整机结构型式:自走式 ； 整机工作压力:1.5-3.0 Mpa；机驱动型式:后轮驱动；  整机转向型式:前轮转向；  整机外形尺寸:400×950×1100 mm  ； 水平射程或喷幅:21000 mm ； 最小离地间隙:10 mm ； 整机限压安全装置:有  ； 轴距:340 mm   (cx) 后最大轮距:70 mm  ；前轮外径:50 mm  ；前轮胎宽:60 mm  ；前轮轮胎型式:充气轮胎  ； 后轮外径:85 mm  ；后轮胎宽:60 mm  ； 后轮轮胎型式:实心轮胎  ；发动机或电动机名称:汽油机；  发动机或电动机结构型式:单缸、风冷、四冲程 ； 发动机或电动机标定功率/转速:8./3600 kW/(r/min) ； 发动机或电动机生产方式:采购  ；液(气)泵/电机泵结构型式:三缸柱塞泵；  液泵/电机泵额定压力:1.5-3.5 MPa  ；液泵/电机泵额定流量:34-52 L/min  ；液泵/电机泵生产方式:采购  ；药箱容积:300 l  ；药箱材质:聚乙烯；  药箱质量:12 kg  药箱成型工艺:注塑成型  ；药箱生产方式:采购  ；空气室（储压容器）材质:不锈钢  ；空气室（储压容器）质量:350 g ； 空气室（储压容器）安装位置:外置 ； 空气室（储压容器）生产方式:采购 ； 限压安全装置结构型式:机械限位式 ； 限压安全装置限定压力:≤3.6 MPa ； 限压安全装置生产方式:采购  喷杆材质:不锈钢 ； 喷杆允许最大工作压力:4.5 MPa ； 喷杆生产方式:采购；  承压软管材质:橡胶；  承压软管允许最大工作压力:6 MPa  ；承压软管生产方式:采购  ；开关组合生产方式:采购 ； 风机叶轮材质:尼龙；  风机叶轮风机标定转速 r/min 2800 ； 风机叶轮叶轮直径:590 mm ； 风机叶轮生产方式:采购 。","2018041401000064","2023-12-25","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2543,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","福建冠能机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","汽油机标定功率:0.65kW,作业幅宽:750mm,刀片形状:平行,单人手提式","鄂2020458","2025-12-23","0.65","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2544,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落崎茶业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-600D","作业幅宽:0.6m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；直流电动机（额定）功率：0.5kW；直流电动机（额定）转速：8500r/min；作业幅宽：600mm；蓄电池额定容量：10Ah；蓄电池额定电压24V。","T202133330001","2026-07-26","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2546,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","单人修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","作业幅宽0.75m；单人手提式；自带汽油机动力，功率0.77Kw","ZJ2018116","2023-12-31","0.77","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2547,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州黄岩晟鸿机电有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","自带动力；结构型式：单人手提式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×240×245；配套动力类型：汽油机；配套动力型号：1E32F；配套动力标定功率kW：0.65；结构质量（kg）：5.8；割幅：0.75m。","ZJ2018004","2022-12-31","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2549,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州猛牛园林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","工作幅宽：750mm；发动机额定功率：0.65kW；发动机额定转速：7500r/min；操作人员：1人。","ZJ2019017","2023-12-31","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2550,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州猛牛园林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750D","作业幅宽:0.6m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构型式：单人手提式；作业幅宽：600mm；蓄电池额定容量：10Ah；蓄电池额定电压：24V。","T201933330126","2025-03-30","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2551,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州市黄岩赢泰农业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-550","作业幅宽:0.55m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；汽油机标定功率：0.65kW；作业幅宽：550mm。","T202033330308","2026-03-04","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2552,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州市黄岩赢泰农业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-650D","作业幅宽:0.65m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；蓄电池类型：锂电池；作业幅宽：650mm；蓄电池额定电压：36V；蓄电池额定容量：12Ah。","T202033330307","2026-03-04","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2554,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","武义美辉工具有限公司","茶树修剪机","3CX-600","作业幅宽:0.6m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；作业幅宽：600mm。","T202133330041","2026-10-25","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2555,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","武义美辉工具有限公司","茶树修剪机","3CX-600A","作业幅宽:0.6m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；作业幅宽：600mm。","T202133330042","2026-10-25","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2557,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市森崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-650D","作业幅宽:0.65m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构型式：单人手提式；作业幅宽：650mm；刀片形状：平行；蓄电池类型：锂电池；产品类型：轻修剪机；蓄电池额定电压：48V；蓄电池额定容量：12Ah;直流电动机（额定）功率：0.5kW；直流电动机（额定）转速：5500r/min；传动方式：齿轮传动。","T202033330047","2025-08-02","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2558,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市森崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构型式：单人手提式；产品类型：轻修剪机；刀片形状：平行；传动方式：齿轮传动；汽油机标定功率：0.65kW；汽油机标定转速：7500r/min；作业幅宽：750mm。","T201933330013","2024-08-01","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2559,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市斯塔克动力机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","自带动力，结构型式：单人手提式；切割宽度：750mm；发动机额定功率：0.65kW，发动机额定转速：7500r/min；外形尺寸：1100×245×230mm；切割形式：往复式；总质量：5.6kg。","ZJ2019016","2023-12-31","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2560,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市松崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-650D","作业幅宽:0.65m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；蓄电池额定容量：12Ah；蓄电池额定电压：48V；作业幅宽：650mm。","T202033330045","2025-08-02","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2562,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人修剪机","PST75H","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","1.外形1020*310*250mm；整机重量5.5kg；                             2.二冲程汽油机，功率0.8KW；\n3.刀刃长度802mm，修剪幅度750mm；往复式切割；\n4.进口刀片,刀片硬度：HRC52-HRC55；\n5.切割幅宽750mm,最大修剪直径<10mm；","ZJ2017062","2021-12-31","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2563,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人修剪机","PST75HA","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","1.外形1110*270*250mm；整机重量5.9kg；                             2.二冲程汽油机，功率0.8KW；\n3.刀刃长度838mm；往复式切割；\n4.进口刀片,刀片硬度：HRC52-HRC55；\n5.切割幅宽750mm,最大修剪直径<10mm；","T202033330324","2026-03-04","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2565,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江黄岩头陀塑料五金厂","茶树修剪机","3CX-650D","作业幅宽:0.65m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；蓄电池类型：锂电池；蓄电池额定容量：12Ah；蓄电池额定电压：36V；作业幅宽：650mm。","T202033330306","2026-03-04","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2566,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江黄岩头陀塑料五金厂","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式:单人手提式；切割器宽度：750mm；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率：0.73kW。","2018TJ225","2022-12-31","0.73","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2568,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江中马园林机器股份有限公司","茶树修剪机","3CX-700","作业幅宽:0.7m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品类型：轻修剪机；结构形式：\t单人手提式；刀片形状：平行；汽油机标定功率kW：0.65；汽油机标定转速r/min：7500；传动方式：齿轮传动；作业幅宽mm：700；切割器宽度mm：700；切割刀片长度mm：834","T202033330304","2026-03-04","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2569,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","双人茶树修剪机","3CXH-1000","作业幅宽:1.0m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","配套动力最大功率1.6KW,转速8000r/min,割幅宽度1000mm,外形尺寸（长×宽×高）1440×600×280mm,整机质量13kg,生产效率≥1000m2/h,燃油消耗率g/(kw.h)≤610","T202034336","2025-12-28","1.6","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2570,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","福建冠能机械有限公司","双人茶树修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","汽油机标定功率1.76kW,汽油机标定转速7500r/min,作业幅宽1100mm,双人抬式","鄂2020456","2025-12-23","1.76","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2571,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","杭州落崎茶业机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","结构型式:双人抬式;作业幅宽:1.1m;产品类型:轻修剪机;汽油机标定功率:1.1kW;汽油机标定转速:6500r/min;传动方式:齿轮传动。","T201933330025","2024-08-01","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2573,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","双人修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","作业幅宽1.1m；双人抬式；自带汽油机动力，功率1.3Kw","ZJ2018117","2023-12-31","1.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2574,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","双人修剪机","3CXP-1100","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","作业幅宽1.1m；双人抬式；自带汽油机动力，功率1.3Kw","T201933330093","2024-12-25","1.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2576,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","郎溪农成机械设备有限公司","平行双人茶树修剪机","3CXP-1100","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","产品类型：轻修剪机；结构形式：双人抬式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.7kW；作业幅宽：1100mm","T202050500277","2025-09-29","0.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2577,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","芜湖劲工农林机械有限公司","双人茶树修剪机","3CXP-1000A","作业幅宽:1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","结构形式：双人抬式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：1.5kW；标定转速：6800r/min；作业幅宽：1000mm；","T202034579","2025-11-30","1.5","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2578,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","永康市森崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","结构型式：双人抬式；产品类型：轻修剪机；刀片形状：弧形；传动方式：齿轮传动；汽油机标定功率：1.3kW；汽油机标定转速：6500 r/min；作业幅宽：1100mm。","T201933330014","2024-08-01","1.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2579,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","永康市松崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100A","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","结构形式：双人抬式；作业幅宽：1100mm；汽油机标定功率：1.76kW。","T202033330046","2025-08-02","1.76","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2581,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110-1","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","1.外形1490*550*300mm； 整机重量14.5kg；  \n2.二冲程风冷式汽油机，型号G4LS，排气量40.6CC,功率1.5KW；\n3.日本川崎技工株式会社进口刀片，刀片硬度：HRC52-HRC55;修剪幅度1100mm,往复式切割；最大直径达到2CM；","ZJ2019002","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2582,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110H","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","1.外形1540*550*300mm； 整机重量14.5kg；  \n2.二冲程风冷式汽油机，型号：TLE33,功率1.2KW；\n3.日本川崎技工株式会社进口刀片，刀片硬度：HRC52-HRC55;修剪幅度1100mm,往复式切割；最大直径达到2CM；","ZJ2018025","2022-12-31","1.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2584,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110R3","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","1.外形1540*550*300mm； 整机重量14.3kg；  \n2.二冲程风冷式汽油机，型号TLE33,功率1.2KW；\n3.进口刀片，刀片弧度半径3000mm；刀片硬度：HRC52-HRC55;修剪幅度1100mm,往复式切割；最大直径达到2CM；","T202033330325","2026-03-04","1.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2585,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人抬式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人修剪机","SM110R3-1","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","1.外形1540*550*270mm； 整机重量14.4kg；  \n2.二冲程风冷式汽油机，型号G4LS，排气量40.5CC,功率1.5KW；\n3.进口刀片，刀片弧度半径3000mm；刀片硬度：HRC52-HRC55;修剪幅度1100mm,往复式切割；最大直径达到2CM；","T202033330326","2026-03-04","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2587,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6C","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8500×3000×3500mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度：2650mm，喂入量：6kg/s；割刀型式：标准Ⅳ型；割台搅龙型式：伸缩弹齿式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：切流滚筒；脱粒滚筒型式：切流纹杆式；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：返回淸选筛式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：甩刀式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮：15-24","2019TJ389","2024-12-23","82","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2588,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3700×3500mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度：3200mm，喂入量：7kg/s；割刀型式：标准Ⅳ型；割台搅龙型式：伸缩弹齿式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：切流滚筒；脱粒滚筒型式：切流纹杆式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：返回清选筛式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；驱动型式：机械驱动；茎秆切碎器型式：甩刀式；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮：15-24","2019TJ390","2024-12-23","88","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2589,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-9","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8800×4900×3800；整机使用质量：8500kg；割台工作幅宽：4500mm，喂入量：9kg/s；割刀型式：标准Ⅳ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：切流滚筒+双轴流滚筒；脱粒滚筒数量：3个；主脱粒滚筒型式：钉齿式；副脱粒滚筒型式：板齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：贯流式；驱动方式：4×2；制动器型式（前、后）：机械制动；变速机构型式：机械变速箱加液压无极变速器；驱动桥型式（前、后）：机械驱动；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；驾驶室：普通式；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）；卸粮方式：机械自动卸粮","T201900340825","2024-12-30","133","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2590,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-9M","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9100×4900×4230mm；整机使用质量：8500kg；割台宽度：4500mm，喂入量：9kg/s；割刀型式：标准Ⅳ型；割台搅龙型式：螺旋输送式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：单纵轴流滚筒；脱粒滚筒型式：轴流纹杆块式；凹板筛型式：梳齿式；复脱方式：返回脱粒滚筒式；风扇型式：贯流式；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；驱动型式：机械驱动；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26","2019TJ391","2024-12-23","133","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2592,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-12D1 (Dominator370)","全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走、轮式、全喂入；整机外形尺寸（长×宽×高）：9900×5470×3950mm；整机质量：12798kg；割台工作幅宽：5070mm；最小离地间隙：450mm；割刀型式：Ⅱ型；喂入量：12kg/s；作业速度：0 ~ 8km/h；作业小时生产率：1 ~ 3h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤ 35kg/h㎡；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ1100mm；拨禾轮板数：6个；脱粒机构布置方式：切流滚筒；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒型式：纹杆式；主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：Φ600×1400mm；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：杂余回滚筒；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ540mm；风扇数量：1个；驱动方式：四驱；制动器型式（前、后）：液压盘式；变速机构型式：机械变挡式；驱动型式（前、后）：液压驱动；导向轮轮胎规格：14.9-24；驱动轮轮胎规格：710/60R34；导向轮轮距：2553mm；驱动轮轮距：2673mm；轴距：3554mm；驾驶室类型：封闭式；茎秆切碎器型式：甩刀式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202100120865","2026-11-02","150.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2593,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-12D2 (Dominator370)","全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走、轮式、全喂入；整机外形尺寸（长×宽×高）：9900×4860×3950mm；整机质量：12478kg；割台工作幅宽：4460mm；最小离地间隙：450mm；割刀型式：Ⅱ型；喂入量：12kg/s；作业挡位：1、2；作业速度：0 ~ 8km/h；作业小时生产率：1 ~ 3h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤ 35kg/h㎡；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ1100mm；拨禾轮板数：6个；脱粒机构布置方式：切流滚筒；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒型式：纹杆式；主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：Φ600×1400mm；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：杂余回滚筒；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ540mm；风扇数量：1个；驱动方式：两驱；制动器型式（前、后）：液压盘式；变速机构型式：机械变挡式；驱动型式（前、后）：液压驱动；导向轮轮胎规格：14.9-24；驱动轮轮胎规格：710/60R34；导向轮轮距：2553mm；驱动轮轮距：2673mm；轴距：3554mm；驾驶室类型：封闭式；茎秆切碎器型式：甩刀式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202100120866","2026-11-02","150.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2595,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M7","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式:自走、轮式、全喂入，喂入量（kg/s）：10","T202100371001","2026-11-02","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2596,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-10M8","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式:自走、轮式、全喂入，喂入量（kg/s）：10","T202100371001","2026-11-02","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2597,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆宏美科技有限公司","小型收割机","4LZ-0.6L","全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","配套内燃机标定功率:8.5KW,配套内燃机标定转速:3600r/min,结构型式:履带式、手扶步进式,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2230×1050×1670，整机质量：350kg，割台工作宽度：890mm，额定喂入量：0.6kg/s，配套内燃机冷却方式：强制风冷，配套内燃机燃油种类：汽油，割台型式：扶指式，割台升降方式：手动液压，割刀型式：Ⅳ型切割器，搅龙型式：螺旋式，扶禾链回转方式：斜面回转，脱离滚筒型式：轴流、杆齿，接粮方式：人工装袋接粮，履带型式：全履带式，行走离合器型式：张紧轮式，制动器型式（前、后）：牙嵌+摩擦片式，工作离合器型式：张紧轮式，转向方式：牙嵌离合转向","T202150500204","2026-08-19","8.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2598,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","阿维斯汀农业机械(苏州)有限公司","全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5（AR1080Q）","全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称 / ４LZ-５(AR１０８０Ｑ)全喂入式谷物联合收割机 结构型式 / 履带自走全喂入式 配套发动机生产企业 / 常柴股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司(选配) 配套发动机牌号型号 / 4G33TC/YC4DK120-T300(选配) 配套发动机结构型式 / 立式、直列、水冷、四冲程 配套发动机气缸数量 缸 4 配套发动机标定功率 kW 74.5 配套发动机标定转速 r/min 2600 整机外形尺寸 (长×宽×高) mm 5350Ｘ2460Ｘ3022 整机质量 kg 3800 割台工作幅宽 mm 2100 最小离地间隙 mm 323 割刀型式 / 水平连杆摆臂 喂入量 kg/s 5 作业挡位 / 3档 作业速度 km/h 0~7.58 作业小时生产率 h㎡/h 0.3~0.68 单位作业量燃油消耗量 kg/h㎡ １２~３０ 割台搅龙型式 / 全喂入式 履带接地压力 kPa 23 拨禾轮型式 / 弹齿拨入 拨禾轮直径 mm 1080 拨禾轮板数 个 5 脱粒机构布置方式 / 振动筛+离心风扇 脱粒滚筒数量 个 1 主脱粒滚筒型式 / 纵向轴流杆齿式 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm Φ６４０Ｘ２１６０ 凹板筛型式 / 半圆式 风扇型式 / 叶片式 风扇直径 mm 420 风扇数量 个 1 履带节距×节数×宽度 / 90mm×53节×500mm 履带轨距 mm 1200 制动器型式（前、后） / 前:摩擦片式;后:/ 变速机构型式 / 机械变速+液压无级变速(HST) 驾驶室类型 / 无驾驶室 茎秆切碎器型式 / 动刀和定刀刀片切碎方式 卸粮方式 / 机械自动卸粮","T202032320190","2025-08-31","74.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2600,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖南中联重科智能农机有限责任公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6Z1","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式全喂入；喂入量（kg/s）：6；","T202100430836","2026-08-31","89","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2601,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖州丰源农业装备制造有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6.1","全喂入:是 ;喂入量:6.1kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式全喂入；发动机功率：81KW整机外型尺寸：5840*2520*2950；整机质量：3480KG；割台工作宽幅;2180mm;喂入量：6.1KG/ S;履带节距*节数*宽度：90mm*53节*450mm；履带轨距：1250mm","T202033330162","2025-12-28","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2603,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2L","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2L型自走式玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮；配套发动机额定功率：52kW；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：5800×1825×2700；工作行数（通道数）行：2；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1200；最小离地间隙（mm）：230；果穗升运器：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；卸粮方式：液压驱动、侧翻卸粮；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：前/后：机械+液压驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式，后：无；轴距（mm）：1980；导向轮轮距（mm）：1180；驱动轮轮距（mm）：1180；导向轮轮胎规格：6.00-12；驱动轮轮胎规格：7.50-16。","T202137370467","2026-11-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2604,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；结构型式：自走+轮式+摘穗+剥皮；配套发动机额定功率：73.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6100×2300×2700mm；适用行距范围：500-750mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：板式；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：螺旋式橡胶辊式；变速机构形式：机械式；卸粮方式：液压驱动 侧翻卸粮。","鄂2020328","2025-12-23","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2606,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4A型自走式玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率（KW）：88；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6500*2700*2800；工作行数（行）：4；行距（mm）：580；工作幅宽（mm）：2450；最小离地间隙（mm）：280；轴距（mm）：2500；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1800；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：9.5-20","鄂2020329","2025-12-23","88","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2607,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5A","收获行数:5行;工作幅宽:3.15m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式+摘穗+剥皮；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6550×3250×2900；工作行数（通道数）行：5；行距（mm）：630；工作幅宽（mm）：3150；最小离地间隙（mm）：260；果穗升运器：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；卸粮方式：液压驱动侧翻卸粮；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：四驱；制动器型式（前/后）：制动盘式/制动盘式；轴距（mm）：2500；导向轮轮距（mm）：1800；驱动轮轮距（mm）：1800；导向轮轮胎规格：9.50-20；驱动轮轮胎规格：9.50-20。","鄂2020330","2025-12-23","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2608,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-6(C120)","收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;滚筒数量:1个;型式:自走式:是 ","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）","T201900120333","2024-12-30","121","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2609,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-6(C230)","收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;滚筒数量:1个;型式:自走式:是 ","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型)","T201900120331","2024-12-30","148","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2611,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","富锦市天众农业机械制造有限公司","玉米割台","4YGB4-600/A","工作幅宽:2.55m;4行割台行数:是 ","结构型式：卧式；配套自走式收获机型号名称：福田、谷王、迪尔、中联、中收等联合收割机；配套自走式收获机额定功率kW：≥50；配套自走式收获机额定转速r/min：2200；外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：2400×2600×950；工作行数行：4；行距mm：600；工作幅宽mm：2550；摘穗机构型式：摘穗板+拉茎辊式；拉茎辊型式：5刀复合拉茎；拉茎辊长度\tmm：450","T202123230005","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2612,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","河南中联重科智能农机有限责任公司（原：河南瑞创通用机械制造有限公司）","玉米收获割台","4YT-4","工作幅宽:2.36m;4行割台行数:是 ","工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2360；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2660×2600×820；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗版；拉茎辊型式：错刀式；含脱粒、清选装置；","T20200606003","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2614,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","TR-4","工作幅宽:2.7m;4行割台行数:是 ","玉米收获专用割台；型号规格：TR-4；结构型式：卧式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2800×2800×1160；结构质量（kg）：1020；工作行数（行）：4；行距（mm）：650；工作幅宽（mm）：2700；拉茎辊型式：五刀复合拉茎；拉茎辊长度（mm）：450；含脱粒、清选装置。","黑垦鉴2019005（续）","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2615,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","遂平县方园机械有限公司","玉米籽粒收获割台","4YZ-4","工作幅宽:2.45m;4行割台行数:是 ","外形尺寸(长×宽×高): 3400×2600×1100mm  结构型式: 半喂入式   工作行数:4行  行距:550mm   工作幅宽：2450mm   摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板  脱粒滚筒型式：柱齿分离板混合型   凹板筛型式：椭圆孔式   清选筛型式：阶梯冲孔式","豫2018030","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2616,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","新乡市花溪科技股份有限公司","玉米摘穗割台","4YGT-4","工作幅宽:2.375m;4行割台行数:是 ","型号名称：4YGT-4型玉米摘穗割台；配套机型生产企业：雷沃重工股份有限公司；配套机型规格型号：4LZ-4；配套机型标定功率：66kW；配套机型额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：3500×2613×1060mm；结构型式：半喂入式；工作行数：4行；行距：555mm；工作幅宽：2375mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.4～0.8h㎡/h；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：拉茎辊工作长度460，外径90，摘穗板工作长度546，厚度5；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：封闭式柱齿分离板混合型；脱粒滚筒外径×长度：550×1445mm；凹板筛型式：圆孔式；清选筛型式：圆孔网眼式阶梯型；整机质量：1100kg。","豫2018031","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2617,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","新乡市立广机械有限公司","玉米割台","4YB-4A","工作幅宽:2.4m;4行割台行数:是 ","4行割台、工作幅宽2.4m、含脱粒、清选装置","豫2018146","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2619,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","河南中联重科智能农机有限责任公司（原：河南瑞创通用机械制造有限公司）","玉米收获割台","4YT-5","工作幅宽:2.93m;割台行数:5行","工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2930；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2660×3185×820；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗版；拉茎辊型式：错刀式；含脱粒、清选装置；","T20200606004","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2620,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","河南中联重科智能农机有限责任公司（原：河南瑞创通用机械制造有限公司）","玉米收获割台","4YT-5A","工作幅宽:3.17m;割台行数:5行","工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2660×3425×820；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗版；拉茎辊型式：错刀式；含脱粒、清选装置；","T20200606005","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2622,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","4YGB5-650","工作幅宽:3.519m;割台行数:5行","玉米收获专用割台；型号规格：4YGB5-650；结构型式：卧式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3519×2800×1160；结构质量（kg）：1100；工作行数（行）：5；行距（mm）：650；工作幅宽（mm）：3519；拉茎辊型式：五刀复合拉茎；拉茎辊长度（mm）：450；含脱粒、清选装置。","黑垦鉴2019034","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2623,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","4YGB8-650","工作幅宽:5.362m;割台行数:8行","玉米收获专用割台；型号规格：4YGB8-650；结构型式：卧式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5362×2800×1160；结构质量（kg）：1500；工作行数（行）：8；行距（mm）：650；工作幅宽（mm）：5362；拉茎辊型式：五刀复合拉茎；拉茎辊长度（mm）：450。","黑垦鉴2019035","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2625,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","新乡市立广机械有限公司","玉米割台","4YB-5","工作幅宽:3.1m;割台行数:5行","5行割台、工作幅宽3.1m、含脱粒、清选装置","豫2018147","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2626,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","安溪县神工农林机械有限公司","采茶机","SG-4CD-35","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.35m","配套电动功率功率20W,转速2400r/min,切割刀长度350mm,手持部分外形尺寸（长×宽×高）610×270×265mm,，整机质量≤5kg,单位幅宽小时生产效率≥100kg/m.h","闽2017006","2021-12-31","0.02","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2627,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式:单人手提式;结构质量(kg):4.5;切割器切割宽度(cm):30;配套动力类型:直流电机;配套蓄电池类型:锂电池;蓄电池额定电压:24V;蓄电池额定容量:12Ah。","T201933330124","2025-03-30","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2628,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","金华九奇机械有限公司","单人采茶机","4CJ-600","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","切割器宽度0.6m；单人手提式；自带汽油机动力，功率 0.77Kw","ZJ2018118","2023-12-31","0.77","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2630,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","台州黄岩晟鸿机电有限公司","采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","结构形式：单人手提式；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率/转速:0.75/7500kW/r/min;结构质量：14.3kg；切割器切割宽度：600mm；手持部分尺寸（长×宽×高)：930×300×235mm；动力部分尺寸（长×宽×高)：375×270×400mm。","ZJ2018005","2022-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2631,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","台州黄岩晟鸿机电有限公司","采茶机","4CD-30A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式；结构质量（kg）：3.6；切割器切割宽度（cm）：30；配套动力类型：直流电机；配套蓄电池类型：锂电池；蓄电池额定电压：24V；蓄电池额定容量：10Ah；手持部分尺寸（长×宽×高)mm：550×150×135；动力部分尺寸（长×宽×高)mm：150×98×95。","ZJ2018051","2022-12-31","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2633,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","台州猛牛园林机械有限公司","采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","切割器切割宽度：600mm；发动机额定功率：0.75kW；发动机额定转速：7500r/min；结构形式：单人手提式。","ZJ2019021","2023-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2634,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","台州猛牛园林机械有限公司","采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","切割器切割宽度：300mm；结构形式：单人手提式；蓄电池额定容量：10Ah；蓄电池额定电压：24V。","ZJ2019020","2023-12-31","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2635,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","台州市黄岩赢泰农业机械有限公司","采茶机","4CD-33","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.33m","结构形式：单人手提式；结构质量：3.5kg；切割器宽度：330mm；蓄电池额定电压：24V；蓄电池额定容量：10Ah；蓄电池类型：锂电池。","T202033330309","2026-03-04","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2636,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","台州市黄岩卓雅机电有限公司","采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式；蓄电池类型：锂电池；蓄电池额定容量：10Ah；蓄电池额定电压：24V；作业幅宽：300mm；","T201933330128","2025-03-30","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2638,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","芜湖劲工农林机械有限公司","电动采茶机","4CD-33A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.33m","结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；蓄电池类型：锂电池；额定容量：10Ah；额定电压：24V；额定功率：0.24kW；直流电动机额定转速：8000r/min；额定电压：24V；切割器宽度：330mm；","T202034139","2025-11-30","0.24","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2639,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","武义美辉工具有限公司","采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式；切割器宽度：300mm；配套动力类型：直流电机。","T202133330040","2026-10-25","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2641,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","单人采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","结构形式:单人手提式；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率/转速:0.75/7500kW/r/min;结构质量：9.4kg；切割器切割宽度：600mm；手持部分尺寸（长×宽×高)mm：910×310×200；动力部分尺寸（长×宽×高)：375×270×395mm。","ZJ2018006","2022-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2642,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","单人采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式；配套动力类型：直流电机；蓄电池额定容量：10Ah；蓄电池额定电压：24V；切割器切割宽度：300mm。","ZJ2018048","2022-12-31","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2644,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人采茶机","NV45H","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.45m","1. 外形：750*280*200mm；重量：3.5KG（不含背负动力）                                         2.二冲程汽油机，功率0.8KW；\n3.往复式切割；采茶幅宽450mm，刀片硬度：HRC50-HRC58；","T202033330327","2026-03-04","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2645,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人采茶机","NV60H","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","1. 外形：875*280*200mm；重量：3.7KG（不含背负动力）                                         2.二冲程汽油机，功率0.8KW；\n3.往复式切割；采茶幅宽600mm，刀片硬度：HRC50-HRC58；","ZJ2017061","2021-12-31","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2646,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","浙江黄岩头陀塑料五金厂","采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","结构形式:单人手提式；切割器宽度：600mm；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率：0.86kW。","2018TJ224","2022-12-31","0.86","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2647,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人手提式采茶机","浙江黄岩头陀塑料五金厂","采茶机","4CD-33","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.33m","结构形式:单人手提式；结构质量(kg):3.5；切割器切割宽度(cm):33；蓄电池额定容量(Ah):20；蓄电池电压(V):24。","T201933330037","2024-09-11","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2649,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","福建冠能机械有限公司","采茶机","4CH-100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.0m","汽油机标定功率2.2kW,汽油机标定转速8000r/min,切割器宽度1000mm,双人抬式","鄂2020462","2025-12-23","2.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2650,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","双人采茶机","4CS-100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","结构型式:双人抬式；汽油机标定功率：1.9kW；切割器宽度：1.0m。","T201933330022","2024-08-01","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2652,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","双人采茶机","4CS-110","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","结构型式:双人抬式；汽油机标定功率：1.9kW；切割器宽度：1.1m。","T201933330023","2024-08-01","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2653,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","双人采茶机","4CS-110A","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","结构型式：双人抬式；作业幅宽：1100mm；配套动力：2.2kW。","T201933330121","2025-03-30","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2654,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","金华九奇机械有限公司","双人采茶机","4CJH-1000","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","切割器宽度1m；双人抬式；自带汽油机动力，功率 2.2Kw","ZJ2018119","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2655,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","金华九奇机械有限公司","双人采茶机","4CJH-1100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","切割器宽度1.1m；双人抬式；自带汽油机动力，功率2.2Kw","T201933330096","2024-12-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2657,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","永康市森崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","结构形式：双人抬式；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率/转速:1.9/7500kW/r/min；结构质量：14kg；切割器宽度：1000mm；传动方式：齿轮传动；刀片形状：弧形。","T201933330017","2024-08-01","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2658,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","永康市森崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-110","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","结构形式:双人抬式；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率/转速:1.9/7500kW/r/min；结构质量：14.6kg；切割器宽度：1100mm；传动方式：齿轮传动；刀片形状：弧形。","T201933330018","2024-08-01","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2660,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","永康市松崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-110","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","结构形式:双人抬式；配套动力类型：汽油机；汽油机标定功率/转速:2.2/8000kW/r/min；结构质量：14.8kg；切割器切割宽度：1100mm；手持部分尺寸（长×宽×高)mm：1300×490×440。","ZJ2018008","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2661,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.0m","1.外形：1180*550*450mm；总重量14.5kg \n2.二冲程汽油机，功率2.3kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片,刀片硬度：HRC50-HRC58；  \n4.刀刃长度1003.5mm；往复式切割；","T201933330098","2024-12-25","2.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2663,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV110","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","1.外形：1270*550*450mm；总重量15kg \n2.二冲程汽油机,功率2.3kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片,刀片硬度：HRC50-HRC58；  \n4.刀刃长度1103.5mm；往复式切割；","T201933330097","2024-12-25","2.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2664,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV110R3","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1045m","1.外形：1320*550*430mm；总重量14.5kg \n2.二冲程汽油机,功率2.3kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片,刀片硬度：HRC50-HRC58；  \n4.刀刃长度1104.5mm；往复式切割；","T202033330333","2026-03-04","2.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2665,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV120H","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","1.外形：1320*550*430mm；总重量14.5kg \n2.二冲程汽油机,功率2.3kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片,刀片硬度：HRC50-HRC58；  \n4.刀刃长度1104.5mm；往复式切割；","T202033330332","2026-03-04","2.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2666,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SVⅡ100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.0m","1.外形：1200*550*400mm；总重量14kg \n2.二冲程汽油机，功率2.3kw；\n3.日本川崎机工株式会社进口刀片,刀片硬度：HRC50-HRC58；  \n4.刀刃长度1003.5mm；往复式切割；","T202033330329","2026-03-04","2.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2668,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人抬式采茶机","重庆道博劲工新能源科技有限公司","双人采茶机","4CS-100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","结构型式：双人抬式；配套动力类型：汽油机；传动方式：齿轮传动；汽油机标定功率：1.5kW；标定转速：6800r/min；切割器宽度：1000mm；","T202050500303","2025-10-27","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2669,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","油菜联合收割机","4LZY-5G","喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s","T202100080863","2026-11-02","80.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2671,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UB-90","工作幅宽:0.9m","型号名称:4UB-90型马铃薯收获机；外形尺寸:1830*1220*1030mm作业宽幅:900mm","T202000140867","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2672,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UD-90","工作幅宽:0.9m","型号名称：4UD-90型马铃薯收获机;外形尺寸：2250*1150*1150;配套功率：29.4-58.8KW;结构形式：三点悬挂式；工作幅宽：900mm；挖掘铲形式：振动式平铲","T202100370826","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2673,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4US-70","工作幅宽:0.7m","型号名称：4US-70型马铃薯收获机 外形尺寸：1060*870*590mm 作业幅宽：700mm","T202100140282","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2674,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4US-80","工作幅宽:0.8m","型号名称：4US-80型马铃薯收获机 外形尺寸：1060*970*590 作业幅宽：800mm","T202100140282","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2676,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4UMS-70","工作幅宽:0.7m","工作状态外形尺寸850*990*720mm;配套发动机功率7.35-11.03KW;结构型式：手扶直联；工作幅宽700mm；挖掘铲型式：振动平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T201937370179","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2677,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4US-70","工作幅宽:0.7m","工作状态外形尺寸850*990*720mm;配套发动机功率7.35-11.03KW;结构型式：手扶直联；工作幅宽700mm；挖掘铲型式：振动平铲；除茎蔓装置型式：无；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202000140881","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2679,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4US-80","工作幅宽:0.8m","工作状态外形尺寸850*1100*720mm;配套发动机功率11.03-13.38KW;结构型式：手扶直联；工作幅宽800mm；挖掘铲型式：振动平铲；除茎蔓装置型式：无；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202000140881","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2680,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","费县华源农业装备工贸有限公司","马铃薯收获机","4US-80P","工作幅宽:0.8m","工作状态外形尺寸950*1010*770mm;配套发动机功率11.03-13.38KW;结构型式：手扶直联；工作幅宽800mm；挖掘铲型式：振动平铲；除茎蔓装置型式：无；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202000140882","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2682,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-900","工作幅宽:0.9m","1、外形尺寸(长×宽×高):2335mm×1210mm×1100mm\n2、配套(发动机额定)功率:22.0-36.7kW\n3、结构型式:悬挂式工作幅宽:900mm\n4、挖掘铲型式:平铲\n5、除茎蔓装置型式:圆盘切刀\n6、输送装置型式:格栅筛输送链式\n7、清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410050","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2683,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-83","工作幅宽:0.83m","外形尺寸：2330*1140*1145mm，配套动力：22.5-32.6kW,作业幅宽：830mm","T202037370197","2025-09-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2684,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-90","工作幅宽:0.9m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2260*1215*1160mm;配套动力额定配套功率kW:22.5-32.6kW;结构型式:三点悬挂式;作业幅宽mm:900mm;挖掘产型式:平铲式;清洗分离装置型式:输送链式格栅筛.","T201937370009","2024-08-08","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2685,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4US-70","工作幅宽:0.7m","外形尺寸：1080*850*740mm，配套动力：8.82-11.03kW，工作幅宽：700mm","T202100370820","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2687,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4US-85","工作幅宽:0.85m","外形尺寸：1080*1000*740mm，配套动力：8.82-13.23kW，工作幅宽：850mm","T202100370819","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2688,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4US-90","工作幅宽:0.9m","外形尺寸：1080*1050*740mm，配套动力：8.82-13.23kW，工作幅宽：900mm","T202100370819","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2690,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-90D","工作幅宽:0.9m","配套动力范围(kW):25.7-29.4；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2460*1180*1150；工作幅宽(cm):90；挖掘铲型式：动平铲；输送装置：输送链；清选分离装置：输送链式格栅筛。","T202100130752","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2691,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-90DL","工作幅宽:0.9m","型号名称：4U-90DL型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2600mm×1250mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：31.5～42.5kW;结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：900mm；挖掘铲型式：振动式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140761","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2692,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-90","工作幅宽:0.9m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2000×1200×1050;配套(发动机额定)功率（kW）:29.4-44.1;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：900；挖掘铲型式:固定式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T202000140356","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2693,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-90D","工作幅宽:0.9m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2330×1170×1200;配套功率（kW）:31.2-42.5;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：900；挖掘铲型式:振动式平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T201937370055","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2695,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4US-80","工作幅宽:0.8m","外形尺寸(长×宽×高):1200×1000×730mm;配套动力:6.4~8.8kW手扶拖拉机;结构型式:手扶直联;作业宽幅:800mm;挖掘铲型式:刀铲;清选分离装置型式:格栅筛式输送链;","鲁T2017115","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2696,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-90","工作幅宽:0.9m","外形尺寸(长×宽×高):2010×1250×1050mm;配套功率:25.7~36.8kW;结构型式:悬挂式;作业幅宽:900mm;挖掘铲型式:振动尖铲;清选分离装置型式:输送链式格栅筛","鲁T2017073","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2698,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UD-110","工作幅宽:1.1m","型号名称：4UD-110型马铃薯收获机;外形尺寸：2250*1390*1150;配套功率：29.4-58.8KW;结构形式：三点悬挂式；工作幅宽：1100mm；挖掘铲形式：振动式平铲","T202100370826","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2699,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UD-130","工作幅宽:1.3m","型号名称：4UD-130型马铃薯收获机;外形尺寸：2600×1600×1150mm;配套功率：44.1～88.2KW;结构形式：三点悬挂式；工作幅宽：1300mm；挖掘铲形式：振动式平铲；输送装置形式：输送链式 ；清选分离装置形式：输送链式格栅筛","T202100370827","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2701,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-120","工作幅宽:1.2m","型号名称:4UX-120型马铃薯收获机;外形尺寸:2100*1450*1050mm;作业幅宽:1200mm","T202000140866","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2702,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-130","工作幅宽:1.3m","型号名称:4UX-130型马铃薯收获机;外形尺寸：2450*1600*1170mm;作业幅宽：1300mm","T202000140865","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2703,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UY-130","工作幅宽:1.3m","型号名称:4UY-130型马铃薯收获机;外形尺寸：2260*1600*1400mm;作业幅宽：1300mm","T201937370011","2024-08-08","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2704,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","河南沃正实业有限公司","马铃薯挖掘机","4UW-100","工作幅宽:1m","涵盖型号名称：4UW-100型马铃薯挖掘机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2230×1340×910mm；配套（发动机额定）功率：22～36.8kW；结构型式：悬挂式；工作幅宽：1000mm；挖掘铲型式：平铲式；输送装置型式：振动链传动栅栏式；清选分离装置型式：振动链栅栏式。","T202100411035","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2706,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-1000","工作幅宽:1.0m","1、外形尺寸(长×宽×高):2335mm×1310mm×1100mm\n2、配套(发动机额定)功率:22.0-36.7kW\n3、结构型式:悬挂式工作幅宽:1000mm\n4、挖掘铲型式:平铲\n5、除茎蔓装置型式:圆盘切刀\n6、输送装置型式:格栅筛输送链式\n7、清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410050","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2707,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-100","工作幅宽:1.0m","外形尺寸：2310*1315*1155mm，配套动力：22.5-32.6kW，作业幅宽：1000mm","T202037370197","2025-09-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2709,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-120","工作幅宽:1.2m","作业幅宽:1.2m;形式:分段收获 ;","T201937370009","2024-08-08","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2710,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-130","工作幅宽:1.3m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2260*1615*1160mm;配套动力额定配套功率kW:32-45.6kW;结构型式:三点悬挂式;作业幅宽mm:1300mm;挖掘产型式:平铲式;清洗分离装置型式:输送链式格栅筛.","T201937370010","2024-08-08","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2711,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","工作幅宽:1.1m","工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1370*1050；配套（发动机额定）功率kw：29.4-40.4；结构形式：悬挂式；工作幅宽mm：1100；挖掘铲型式：平铲；输送装置型式：输送链；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100130749","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2712,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-110D","工作幅宽:1.1m","配套动力范围(kW):29.4-40.4；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2630*1380*1150；工作幅宽(cm):110；传动机构型式:悬挂式；挖掘铲型式：动平铲；输送装置：输送链；清选分离装置：输送链式格栅筛","T202100130753","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2714,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-140","工作幅宽:1.4m","工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2000*1680*1050；配套（发动机额定）功率kw：36.8-51.5；结构形式：悬挂式；工作幅宽mm：1400；挖掘铲型式：平铲；输送装置：输送链；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100130751","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2715,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-110","工作幅宽:1.1m","型号名称：4U-110型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2400mm×1420mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：32.5～43.6kW。结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：1100mm；挖掘铲型式：固定式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140766","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2717,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-110","工作幅宽:1.1m","工作状态外形尺寸（长*宽*高）2300*1420*1100mm；配套动力功率29.4～36.8kw；结构型式/悬挂式；作业幅宽1100mm;挖掘铲型式/平铲；除茎蔓装置型式/不适用;输送装置型式/不适用；清选分离装置型式/输送链式格栅筛","鲁T2018054","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2718,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-110D","工作幅宽:1.1m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2600×1420×1110;配套功率（kW）:32.5-43.6;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：1100；挖掘铲型式:振动式平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T201937370055","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2720,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-130","工作幅宽:1.3m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2400×1650×1140;配套(发动机额定)功率（kW）:36.7-51.48;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：1300；挖掘铲型式:固定式翼铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T202000140354","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2721,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","工作幅宽:1.1m","4UX-110型马铃薯收获机；外形尺寸(长×宽×高):1760×1430×900mm;配套动力:29.4~33.1kW;结构型式:悬挂式;工作幅宽:1100mm;挖掘铲型式:平铲;清选分离装置型式:格栅筛式输送链;","T201937370060","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2722,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-130","工作幅宽:1.3m","型号名称:4UX-130型马铃薯收获机;工作状态a外形尺寸（长×宽×高）:2100×1650×1020mm；配套动力功率：29.4～36.8kW（轮式拖拉机）；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1300mm；挖掘铲型式：平铲；清选分离装置型式：格栅筛式输送链；","鲁T2017114","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2723,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","山东思代尔农业装备有限公司","马铃薯收获机","4UX-100","工作幅宽:1m","型号名称：4UX-100型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2300×1390×1170mm；配套（发动机额定）功率：22.0-44.2kW；结构型式：悬挂式；工作幅宽：1000mm；挖掘铲型式：固定式平铲；输送装置型式：输送链式格栅筛；清选分离装置型式：格栅筛","T202000140863","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2725,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","马铃薯收获机","4U-120","工作幅宽:1.2m","型号名称：4U-120马铃薯收获机；结构型式:悬挂式; 配套动力：37-75kW；工作幅宽:：1200mm;挖掘形式：铲刀式；","豫2018022","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2726,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-100","工作幅宽:1m","型号名称：4U-100马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2330mm×1270mm×1100mm；配套（发动机额定）功率：22.1kW~51.5kW；结构型式：悬挂式；工作幅宽：1000mm；挖掘铲型式：动铲式；输送装置型式：链钯式；清选分离装置型式：振动筛","T202113130352","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2728,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-130","工作幅宽:1.3m","型号名称：4U-130马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1570mm×1150mm；配套（发动机额定）功率：29.5kW~58.8kW；结构型式：悬挂式；工作幅宽：1300mm；挖掘铲型式：动铲式；输送装置型式：链钯式；清选分离装置型式：振动筛","T202113130351","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2729,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UD-160","工作幅宽:1.6m","型号名称：4UD-160型马铃薯收获机;外形尺寸：2600×1900×1150;配套功率：51.4-110.2KW;结构形式：三点悬挂式；工作幅宽：1600mm；挖掘铲形式：振动式平铲","T202100370827","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2730,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-160","工作幅宽:1.6m","型号名称:4UX-160型马铃薯收获机;外形尺寸:2450*1900*1170mm;作业幅宽:1600mm","T202000140865","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2731,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","德州鸿友农业机械有限公司","马铃薯收获机","4UY-160","工作幅宽:1.6m","型号名称:4UY-160型马铃薯收获机;外形尺寸:2260*1900*1400mm;作业幅宽:1600mm","T201937370011","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2733,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","河南沃正实业有限公司","马铃薯挖掘机","4UW-180","工作幅宽:1.8m","型号名称：4UW-180型马铃薯挖掘机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2920×2160×1250mm；配套（发动机额定）功率：69.8～88.2kW；结构型式：悬挂式；工作幅宽：1800mm；挖掘铲型式：平铲式；输送装置型式：振动链传动栅栏式；清选分离装置型式：振动链栅栏式。","T202100411034","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2734,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-1700","工作幅宽:1.7m","1、外形尺寸(长×宽×高):3900mm×2160mm×1270mm\n2、配套(发动机额定)功率:88-118kW\n3、结构型式:悬挂式工作幅宽:1700mm\n4、挖掘铲型式:组合式铲刀\n5、除茎蔓装置型式:圆盘切刀\n6、输送装置型式:格栅筛输送链式\n7、清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410038","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2736,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-160","工作幅宽:1.6m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2260*1920*1160mm;配套动力额定配套功率kW:45.6-92.4kW;结构型式:三点悬挂式;作业幅宽mm:1600mm;挖掘产型式:平铲式;清洗分离装置型式:输送链式格栅筛.","T201937370010","2024-08-08","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2737,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛菲尔特工业有限公司","马铃薯收获机","4UX-160D","工作幅宽:1.6m","配套动力范围(kW):73.5-88.2；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2630*1880*1150；工作幅宽(mm):1600；传动机构型式:悬挂式；挖掘铲型式：动平铲；输送装置：输送链；清选分离装置：输送链式格栅筛","T202100130755","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2739,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-160DL","工作幅宽:1.6m","型号名称：4U-160DL型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2600mm×1900mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：44～88.2kW;结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：1600mm；挖掘铲型式：振动式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140762","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2740,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-150D","工作幅宽:1.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2600×1800×1110;配套功率（kW）:37.6-44.2;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：1500；挖掘铲型式:振动式平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T201937370057","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2741,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-170","工作幅宽:1.7m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：3380×2050×1320;配套(发动机额定)功率（kW）:88.2-110.3;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：1700；挖掘铲型式:固定式翼铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T202000140355","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2742,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-170B","工作幅宽:1.7m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：3810×2020×1300;配套功率（kW）:73.5-95.6;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：1700；挖掘铲型式：组合式挖掘铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T201937370058","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2744,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-150","工作幅宽:1.5m","规格型号：4UX-150；外形尺寸(长×宽×高):2050×1850×1100mm;结构型式:三点悬挂;结构质量:456kg;配套动力:36.8~66.2kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;作业幅宽:150cm;运输间隙:≥300mm;作业小时生产率:0.3~0.5h㎡/h;挖掘铲型式:尖式平铲;挖掘深度:200~300mm;清选分离装置型式:输送链式格栅筛","鲁T2016057","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2745,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-170","工作幅宽:1.7m","外形尺寸(长×宽×高):2440×2100×1110mm;配套动力:58.8~80.8kW轮式拖拉机;结构型式:悬挂式;作业宽幅:1700mm;挖掘铲型式:平铲;清选分离装置型式:格栅筛式输送链","鲁T2017136","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2747,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","汝南县广源车辆有限公司","薯类收获机(原：块茎挖掘机)","4U-182(原：4KW-182)","工作幅宽:1.82m","配套动力62.5-80.8KW  工作幅宽1.82M","豫2016121","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2748,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","山东思代尔农业装备有限公司","马铃薯收获机","4UX-170A","工作幅宽:1.7m","型号名称：4UX-170A型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3875×2110×1255mm；配套（发动机额定）功率：88.2-118kW；结构型式：悬挂式；工作幅宽：1700mm；挖掘铲型式：固定式组合翼铲；输送装置型式：输送链式格栅筛；清选分离装置型式：格栅筛","T202000140862","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2749,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","马铃薯收获机","4U-165","工作幅宽:1.65m","型号名称：4U-165马铃薯收获机；结构型式:悬挂式; 配套动力：66-118kW；工作幅宽:：1650mm;挖掘形式：铲刀式；","豫2018023","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2750,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","玉田县万佳农机有限公司","马铃薯收获机","4U-150","工作幅宽:1.5m","型号名称：4U-150型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2520mm×1810mm×1180mm；配套动力额定（配套）功率：36.8kw～91.9kw；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1500mm；挖掘铲型式：固定式三角形铲；清选分离装置型式：振动筛","冀2018T—199","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2752,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","河北凯安农业机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-2(1260)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.2m","结构型式:悬挂式,配套动力型式及功率(kW):四轮拖拉机、14.7～23.5,工作状态外形尺寸 (长×宽×高)(mm):3110×1310×1045\n工作垄/行数,垄/行:双垄双行,挖掘机构型式:三角形铲,挖掘机构工作幅宽(mm):1260,作物输送机构型式:皮带夹送,秧土分离机构型:振动","T201913130062","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2753,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","河南沃德机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-2（810）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.8m","结构型式：悬挂式（配套四轮拖拉机），外形尺寸（长×宽×高）mm：2330×940×1000，挖掘机构作业幅宽（mm）：800，挖掘机构型式：铲式，作业垄/行数（垄/行）：1/2；","T201941410064","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2755,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","临沭县东泰机械有限公司","花生挖掘机","4HX-2H","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.82m","结构型式：挖掘式、悬挂式、条铺；配套动力标定功率：12.5-40.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100×1084×1060mm;整机质量:247kg;工作幅宽：820mm；挖掘机构：铲式；","鄂2019031","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2756,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","南阳金农丰机械制造有限责任公司","花生挖掘机","4HW-2(810)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","4HW-2(810)花生收获机，配套四轮拖拉机使用，配套动力为（13.1KW≦功率≦40.4KW），结构型式为挖掘式，挖掘机构型式为铲式，挖掘机构工作幅宽810mm，作物输送机构型式为链条夹持式，秧土分离机构型式为抖土杆振动链条。","T202041410239","2025-12-30","40.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2757,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","花生收获机","4HW-810","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","外形尺寸：2300*1090*1000mm，配套动力：14.7-45kW，工作幅宽：810mm","T201937370102","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2758,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛菲尔特工业有限公司","花生收获机","4HW-2B","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.8m","结构形式：挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率：25.7-40.4kw四轮拖拉机；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2300mm*1000mm*1020mm；工作垄/行数：1垄2行；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：800mm；作物输送机构型式：链条夹持式；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202037370296","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2760,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生条铺收获机","4HT-810B","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2330×1020×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。","鲁T2018138","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2761,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-810A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2300×900×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。作物输送机构形式：链条夹持型；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202037370294","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2763,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-810C","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2450×1150×990 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810；作物输送机构形式：链条夹持式；秧土分离机构型式：偏心振动式。","T201937370099","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2764,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰源昌泰农业装备有限公司","花生收获机","4HW-810","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2450×1150×990 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。作物输送机构型式：链条夹持型；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202037370295","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2766,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰源昌泰农业装备有限公司","花生收获机","4HW-810B","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2300×1000×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。作物输送机构型式：链条夹持型；秧土分离机构型式：偏心振动型","T202037370295","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2767,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰源昌泰农业装备有限公司","花生收获机","4HW-810C","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2360×930×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。作物输送机构型式：链条夹持型；秧土分离机构型式：偏心振动型","T202037370295","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2768,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰源昌泰农业装备有限公司","花生收获机","4HW-810D","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式:挖掘式、悬挂式 ;  工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2330×1020×1000 ； 工作幅宽（mm）:810 ；工作垄/行数:1垄2行； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:810。作物输送机构型式：链条夹持型；秧土分离机构型式：偏心振动型","T202037370295","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2769,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛润农现代农业科技装备有限公司","花生收获机","4HW-2（800）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.8m","结构型式：挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率（牵引式或悬挂式）（kW）:14.8kW-40.1kW四轮拖拉机;工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2300×1050×1070;工作垄/行数（垄/行）：1/2；挖掘机构型式:挖掘铲；挖掘机构工作幅宽（mm）：800；作物输送机构型式：链条夹持式；秧土分离机构型式：抖杆式","T201937370101","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2771,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","汝南县广源车辆有限公司","花生收获机","4HS-120","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.2m","配套动力20.5-29.4KW ，工作幅宽1.2米","豫2017062","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2772,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-2（800）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.8m","型号名称/4HW-2（800）型花生挖掘机\n结构型式/悬挂式\n配套动力型式及功率kW四轮21～26\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm2250×1110×1070\n工作垄/行数垄/行1/2\n挖掘机构型式/铲式\n挖掘机构工作幅宽mm800\n作物输送机构型式/链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式/振动链条传动栅栏式","T201941410039","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2774,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1420）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.42m","1型号名称 / 4HW-4（1420）型花生挖掘机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力型式及功率 kW 四轮 37～44.4\n4 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm 2800×1500×1140\n5 工作垄/行数 垄/行 2/4\n6 挖掘机构型式 / 铲式\n7 挖掘机构工作幅宽 mm 1420\n8 作物输送机构型式 / 振动链条传动栅栏式\n9 秧土分离机构型式 / 振动链条传动栅栏式+碎土辊","T202041410236","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2775,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-2（810）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2250×1030×1100mm；工作垄/行数：1/2垄/行；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：810mm；作物输送机构型式：夹持链式；秧土分离机构型式：抖土杆。","鄂2019306","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2776,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","新乡市晨冉机械装备制造有限公司","花生挖掘机","4HW-2（1300）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.3m","型号名称：4HW-2（1300）型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮15～30kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1580×1300×720mm；工作垄/行数：1/2垄/行；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：1300mm；作物输送机构型式：振动栅栏式；秧土分离机构型式：振动栅栏式。","T201941410048","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2777,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","新乡市红石榴农业机械有限公司","花生收获机","4H-130","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.3m","作业小时生产率：0.07～0.13hm2/h；工作幅宽：1300mm；工作垄/行数：2行；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：1300mm；分离机构型式：振动式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：1800×1325×980mm；整机质量：235kg；作业速度：0.5～1.0km/h。","豫2018080","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2779,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","花生收获机","4H-120","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.2m","型号名称：4H-120花生收获机； 结构型式:悬挂式; 配套动力：37-75kW；工作幅宽:：1200mm;挖掘形式：铲刀式； 外形尺寸(长×宽×高)mm:2900×1480×990;工作垄/行数：垄/行：1/4；分离机构型式  / 振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式","豫2018131","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2780,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-120","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.2m","配套四轮拖拉机，工作幅宽：1.2m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：2835×1480×1080，整机质量：547kg，作业速度( km/h)：0.9~1.8，作业小时生产率（h㎡/h）:0.06~0.12，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","豫2018083","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2782,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-90","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.9m","配套四轮拖拉机，工作幅宽：0.9m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：2290×1200×940，整机质量：361kg，作业速度( km/h)：0.8~1.5，作业小时生产率（h㎡/h）:0.05~0.1，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链条传动栅栏式。","豫2018082","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2783,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生收获机","4H-130","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.3m","结构型式：三点悬挂         工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2940×1520×1050               整机质量kg：520\n工作幅宽mm：1300","豫2018034","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2785,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","正阳县鑫田地机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1350）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.35m","型号名称:4HW-4（1350）型花生挖掘机\n结构型式:铲式+链条栅栏式\n配套动力型式及功率:悬挂式（29.4～44.1）kW\n工作垄/行数:2垄/4行\n挖掘机构型式:梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽:1350mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:碎土滚筒","鄂2019360","2024-09-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2786,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-2(810)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","4HW-2(810)型花生挖掘机参数      结构型式:悬挂式，配套动力(kW):四轮14.7KW～22.1,KW工作状态外形尺寸(长×宽×高):2100mm×1050mm×810 mm,挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:810mm，作物输送机构型式:振动链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410225","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2787,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","德州市沃田机械有限公司","花生收获机","4HW-185","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.85m","型号名称\t/\t4HW-185型花生收获机\n结构型式\t/\t挖掘式、悬挂式\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3750×2100×1250\n工作垄/行数\t垄/行\t不区分\n工作幅宽\tmm\t1850\n挖掘机构型式\t/\t铲式\n挖掘机构工作幅宽\tmm\t1850","鲁T2018140","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2788,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-155","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","4HS_155花生收获机配置参数::结构形式:悬挂式，发动机功率:29.4kw-44.1kw，工作状态:(长x宽x高)2600mmx1700mmx1000mm，工作幅宽:1550mm，收获形式:梯形铲","豫2019001","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2790,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南农神机械制造有限公司","花生收获机","4H-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式：悬挂式 配套发动机：55.14-66.2kW 工作状态外形尺寸：3645 X 1895 X 1200 MM  整机质量：830 kg  工作幅宽：1650MM  工作垄/行数：2/4（垄/行）挖掘机构型式：挖掘铲","豫2018091","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2791,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-1500","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","型号名称:4HW-1500型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/44.1～66kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3620×1800×1150mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1500mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","鄂2019295","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2793,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-1800","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.8m","型号名称:4HW-1800型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/80.8～88kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3500×2100×1150mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1800mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","鄂2019295","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2794,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1500)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","型号名称:4HW-4 (1500)型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机 36.7～51.4kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3050×1710×1000mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1500mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","鄂2020245","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2795,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1600)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.6m","型号名称:4HW-4(1600)型花生挖掘机;结构型式:悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机51.4～66.1;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3050×1830×1000mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1600mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","鄂2020245","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2796,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南沃德机械制造有限公司","花生收获机","4HW-1650","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式：悬挂式（配套四轮拖拉机），外形尺寸（长×宽×高）mm：2700×1910×1160，作业幅宽（mm）：1650，结构质量（kg）：730，作业行数（行）：5；","豫2016130","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2798,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","菏泽鲁霸机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1500)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","结构形式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机51.45~66.2KW；工作状态外形尺寸（长*宽*高）3370mm*1710mm*1100mm；工作垄/行数:2/4；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1500mm；作物输送机构形式：链传动栅栏式+多滚传动栅栏式；秧土分离机构形式:链传动栅栏式+多滚传动栅栏式；","鄂2020306","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2799,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","菏泽鲁霸机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构形式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机51.45~66.2；工作状态外形尺寸（长*宽*高）3370mm*1860mm*1170mm；工作垄/行数:2/4；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1650mm；作物输送机构形式：链传动栅栏式+多滚传动栅栏式；秧土分离机构形式:链传动栅栏式+多滚传动栅栏式；","鄂2020306","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2801,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","孟州市鑫宏农业机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1650）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式\t：悬挂式；\n配套动力型式及功率kW：四轮51.4～61.3；\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\tmm：3600×1900×1200；\n工作垄/行数垄/行：2\\4；\n挖掘机构型式：挖掘铲；\n挖掘机构工作幅宽mm：1650；\n作物输送机构型式：链传动栅栏式；\n秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式+碎土辊","T202041410052","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2802,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","花生收获机","4H-175","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.75m","型号名称：4H-175型花生收获机；结构型式：悬挂式；配套发动机的标准功率（kW）：66.2~74.0；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):3400×1990×1280;整机质量：820；作业速度（km/h）:3~6；工作幅宽（mm）：1750；工作垄/行数（垄/行）：2/4；挖掘机构的型式：梯型铲式;作业小时生产率（h㎡/h）0.23~0.40；","豫2017069","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2804,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","汝南县和兴农机有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1550)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","型号名称: 4HW-4 (1550)型花生挖掘机 \n结构型式:悬挂式 \n配套动力型式及功率:四轮拖拉机 66.1～88.2 kW \n工作状态外形尺寸 (长×宽×高):3000×1750 ×1100mm\n工作垄/行数: 2/4 垄/行\n挖掘机构型式:梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽:1550mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","鄂2020243","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2805,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","汝南县和兴农机有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","型号名称:4HW-4 (1650)型花生挖掘机\n结构型式:悬挂式\n配套动力型式及功率:四轮拖拉机 66.1～88.2kW\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高):3500×1900 ×1210mm\n工作垄/行数:2/4垄/行\n挖掘机构型式: 梯形铲式 \n挖掘机构工作幅宽:1650mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","鄂2020243","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2806,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生收获机","4H-150","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","挖掘机构工作幅宽：1.5米；结构型式 ：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机37～44 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：2980×1700×1120 mm；作业速度：1.0～1.5 km/h；机器重量：450 kg；作业小时生产率：0.15～0.225公顷/小时；工作垄/行数：2/4；挖掘机构型式：犁铲式；分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式；分离机构工作面尺寸：（1000×1315）+（530×1315）mm。","豫2018054","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2807,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生收获机","4H-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","挖掘机构工作幅宽：1.65米；结构型式 ：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机60～81 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：3470×1930×1125 mm；作业速度：1.0～1.5 km/h；作业小时生产率：0.165～0.248 公顷/小时；工作垄/行数：2/4；机器重量：760 kg；挖掘机构型式：犁铲式；分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式；分离机构工作面尺寸：（1445×1465）+（455×1365）mm。","豫2018055","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2809,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","挖掘机构工作幅宽：1.65m；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机60～81kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：4000×1940 ×1260 mm；工作垄/行数：2/4；挖掘机构型式：铲式；分离机构型式：作物输送机构型式：链条传动栅栏式；振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊；","T202041410016","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2810,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1850)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.85m","挖掘机构工作幅宽：1.85米；结构型式 ：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机60～81 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：4000×2200 ×1280 mm；工作垄/行数：2/4；挖掘机构型式：铲式；作物输送机构型式：链条传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊；","T202141410035","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2812,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1720）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.72m","型号名称/4HW-4（1720）型花生挖掘机\n结构型式/悬挂式\n配套动力型式及功率/四轮58.8～73.5\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)4000×1920×1290\n工作垄/行数2/4\n挖掘机构型式/铲式\n挖掘机构工作幅宽/1720\n作物输送机构型式/链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式/振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T201941410038","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2813,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1750）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.75m","型号名称/4HW-4（1750）型花生挖掘机\n结构型式/悬挂式\n配套动力型式及功率kW四轮58.8～73.5\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm3700×1920×1300\n工作垄/行数垄/行2/4\n挖掘机构型式/铲式\n挖掘机构工作幅宽mm1750\n作物输送机构型式/链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式/振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T202041410238","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2814,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1870）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.87m","型号名称/4HW-4（1870）型花生挖掘机\n结构型式/悬挂式\n配套动力型式及功率kW四轮88.2～95.6\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm4000×2070×1290\n工作垄/行数垄/行2/4\n挖掘机构型式/铲式\n挖掘机构工作幅宽mm1870\n作物输送机构型式/链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式/振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T201941410038","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2815,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1500)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","结构型式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮36.8~66.2kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2900×1690×1110mm，工作垄/行数：2/4垄/行，挖掘机构型式：挖掘铲，挖掘机构工作幅宽：1500mm，作物输送机构型式：链传动栅栏式，秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式+碎土辊","T202041410209","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2817,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","新乡市红石榴农业机械有限公司","花生挖掘机","4HW-3(1500)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","型号名称：4HW-3（1500）型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮15～60kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1855×1500×815mm；工作垄/行数：1/3垄/行；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：1500mm；作物输送机构型式：振动栏栅式；秧土分离机构型式：振动栏栅式。","T202041410262","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2818,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","新乡市喜盈盈机械制造有限公司","花生收获机","4H-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","型号名称：4H-165花生收获机；结构型式:悬挂式; 配套动力：66-118kW；工作幅宽:：1650mm;挖掘形式：铲刀式； 外形尺寸(长×宽×高)mm:3550×1920×1190;工作垄/行数：垄/行：2/4；分离机构型式  / 振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式；","豫2018132","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2820,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","新乡市志虹机械有限公司","花生收获机","4H-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","配套四轮拖拉机，工作幅宽：1.65m，结构型式：悬挂式，外形尺寸（mm）：3410×1925×1170，整机质量：737kg，作业速度( km/h)：1.0~2.0，作业小时生产率（h㎡/h）:0.1~0.2，挖掘机构型式：犁铲式，分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","豫2018084","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2821,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县宝地机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1550)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","型号名称:4HW-4（1550）型花生挖掘机\n结构型式:悬挂式\n配套动力型式及功率:四轮36.75～51.5kW\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高):2700×1780×950mm\n工作垄/行数:2垄/4行\n挖掘机构型式:梯形铲\n挖掘机构工作幅宽:1550mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","鄂2020319","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2823,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生收获机","4H-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm ：3550×1890×1200               作业速度km/h：4.3~10.8              生产率h㎡/h：0.23~0.40\n工作幅宽mm：1650","豫2018033","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2824,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1500)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","结构型式：悬挂式                     配套动力kw：36.8~55.2              工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×1700×1040\n工作幅宽mm：1500","T201941410070","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2825,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生收获机","4H-150","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","配套动力29~66kW\n工作幅宽 1500mm\n作业效率0.15~0.22hm²/h\n外形尺寸2900x1680x1050mm\n适应垄距 500~650mm\n整机质量 550kg","豫2018076","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2826,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生收获机","4H-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","配套动力44~88kW\n工作幅宽 1650mm\n作业效率 0.23~0.41hm²/h\n外形尺寸3650x1900x1150mm\n适应垄距 650~750mm\n整机质量 760kg","豫2018077","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2828,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1900)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.9m","外形尺寸3700x2150x1150mm\n配套动力型式及功率 四轮拖拉机73.5~110.2kW\n工作垄/行数 2垄/4行\n结构型式 悬挂式\n挖掘机构型式 梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽 1900mm","鄂2020240","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2829,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1550)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","4HW-4(1550)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮29.4kw～44.1kw(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):2690mm×1700mm×1000mm，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1550mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T201941410063","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2831,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1800)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.8m","4HW-4(1800)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮66.2kw～80.9kw(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3450mm×2080mm×1120mm，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1800mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:震动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T201941410063","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2832,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县宏达农业机械有限公司","花生收获机","4HW-150","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：2700X1710X1015                             整机质量：510kg\n作业速度：1.6~3.2km/h                                                                                 生产效率：0.23~0.48h㎡ /h\n工作幅宽：1500mm","豫2018087","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2833,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县宏达农业机械有限公司","花生收获机","4HW-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","工作状态外形尺寸（mm）：3660/1920/1220           整机质量（kg）：760 \n作业速度（km/h）：1.6-3.2                                     工作小时生产率（hm2/h）：0.26-0.53 \n作业幅宽（mm）：1650                                          配套动力（kW）：51.4-73.5","豫2018088","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2834,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县宏祥机械有限公司","花生收获机","4HW-151","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.51m","工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm:  2590x1620x980                     整机质量kg:510\n作业速度km/h:  1.6~3.5                                                                     生产效率h㎡/h:0.26~0.4\n工作幅宽mm:1510","豫2018086","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2836,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县宏裕农业机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","型号名称：4HW-4（1650） 型花生挖掘机 结构型式：机械、悬挂式  配套动力形式及功率：四轮51.4～73.5  工作状态外形尺寸（长×宽×高）4000×1940×1260  工作垄/行数2/4  挖掘机型式：梯形铲 挖掘机构工作幅宽：1650   作物输送机构型式：链条传动栅栏式   秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","鄂2020321","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2837,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县金宝机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1550)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","型号名称: 4HW-4 (1550)型花生挖掘机 \n结构型式:悬挂式 \n配套动力型式及功率:四轮 51.4～66.1kW \n工作状态外形尺寸 (长×宽×高):2800×1670 ×970mm\n工作垄/行数: 2/4 垄/行\n挖掘机构型式:梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽:1550mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T202041410041","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2839,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生收获机","4HW-151","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.51m","配套动力29.4~44.1kW \n挖掘幅宽1510mm \n工作效率0.26~0.4hm²/h\n外形尺寸2880x1675x1055mm","豫2018089","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2840,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","配套动力44~73.5kW \n挖掘幅宽1650mm \n结构型式 悬挂式 \n外形尺寸3400x1850x1150mm\n整机质量760kg \n作业速度1.4~2.5km/h","T202041410039","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2842,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县鑫茂机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1550)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","外形尺寸2900x1680x1050mm\n配套动力型式及功率 四轮拖拉机36.7~51.4kW\n工作垄/行数 2垄/4行\n结构型式 悬挂式\n挖掘机构型式 梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽 1550mm","鄂2020238","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2843,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县鑫茂机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","外形尺寸3650x1900x1150mm\n配套动力型式及功率 四轮拖拉机51.4~88.2kW\n工作垄/行数 2垄/4行\n结构型式 悬挂式\n挖掘机构型式 梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽 1650mm","鄂2020238","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2844,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县鑫茂机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1900)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.9m","外形尺寸3700x2150x1150mm\n配套动力型式及功率 四轮拖拉机73.5~110.2kW\n工作垄/行数 2垄/4行\n结构型式 悬挂式\n挖掘机构型式 梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽 1900mm","鄂2020238","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2845,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县鑫田地机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1550）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","型号名称:4HW-4（1550）型花生挖掘机\n结构型式:铲式+链条栅栏式\n配套动力型式及功率:悬挂式（36.75～51.5）kW\n工作垄/行数:2垄/4行\n挖掘机构型式:梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽:1550mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:碎土滚筒","鄂2019360","2024-09-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2847,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生收获机","4HS-1800","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.8m","4HS_1800花生收获机配置参数:结构形式:三点悬挂式，发动机功率:51.4kw-73.5kw，工作状态:(长x宽x高)3450mmx2080mmx1120mm，工作幅宽:1800mm，收获形型式:挖掘铲式，分离机构型式：链条传动栅栏式。","豫2017134","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2848,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1550）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","4HW-4(1550)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮29.4～44.1(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):2750×1680×970，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1550mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410224","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2850,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1800）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.8m","4HW-4(1800)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮66.2～80.9(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3450×2080×1120，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1800mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:震动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410224","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2851,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-215","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","4HS_2150花生收获机配置参数:结构形式:悬挂式，发动机功率:73.5kw-88.2kw，工作状态:(长x宽x高)3580mmx2430mmx1180mm,工作幅宽:2150mm，收获形式:梯形铲","豫2019003","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2852,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-2150","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","型号名称:4HW-2150型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/88～116kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3700×2400×1250mm;工作垄/行数:3/6垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:2150mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","鄂2019296","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2853,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-2350","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.35m","型号名称:4HW-2350型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/110～132kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3700×2700×1250mm;工作垄/行数:3/6垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:2350mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","鄂2019296","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2855,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","孟州市鑫宏农业机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-8（2500）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.5m","结构型式：悬挂式；\n配套动力型式及功率kW：四轮88.2～95.6；\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\tmm：3700×2700×1300；\n工作垄/行数垄/行：3\\8；\n挖掘机构型式\t：挖掘铲；\n挖掘机构工作幅宽\tmm：2500；\n作物输送机构型式：链传动栅栏式；\n秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式+碎土辊","T202041410057","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2856,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","汝南县广源车辆有限公司","花生挖掘机","4HW-9(2200)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.2m","配套动力88.2-110.3kW  工作幅宽2200MM","T201941410057","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2858,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6（2150）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","挖掘机构工作幅宽：2.15m；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机88～110 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：4000×2450 ×1280 mm；工作垄/行数：3/6；挖掘机构型式：铲式；分离机构型式：作物输送机构型式：链条传动栅栏式；振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊；","T202041410015","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2859,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","汝南县正发机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2320)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.32m","挖掘机构工作幅宽：2.32米；结构型式 ：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机88～110 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：4000×2630 ×1280mm；工作垄/行数：3/6；挖掘机构型式：铲式；作物输送机构型式：链条传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊；","T202141410036","2026-03-14","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2861,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-6（2250）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.25m","型号名称/4HW-6（2250）型花生挖掘机\n结构型式  / 悬挂式\n配套动力型式及功率 kW 四轮95.6～110.3\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)  mm  3700×2420×1300\n工作垄/行数 垄/行 3/6\n挖掘机构型式 / 铲式\n挖掘机构工作幅宽 mm 2250\n作物输送机构型式 / 链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式 / 振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T202041410240","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2862,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","机构型式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮81~117.6kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3800×2480×1220mm，工作垄/行数：3/6垄/行，挖掘机构型式：挖掘铲，挖掘机构工作幅宽：2150mm，作物输送机构型式：链传动栅栏式，秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式+碎土辊","T202041410247","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2863,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","新乡市豫长春机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-6（2250）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.25m","结构型式：悬挂式 \n挖掘机构型式：铲式\n整机重量：1200kg\n工作幅宽：2250mm\n配套功率：88.2-161.2KW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3900×2550×1100mm\n作业小时生产率：0.35～0.52 hm²/h","T202041410254","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2864,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县宝地机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2200)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.2m","型号名称:4HW-6（2200）型花生挖掘机\n结构型式:悬挂式\n配套动力型式及功率:四轮拖拉机 88～118kW\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高):3400×2430×1250mm\n工作垄/行数:3垄/6行\n挖掘机构型式:梯形铲\n挖掘机构工作幅宽:2200mm\n作物输送机构型式:链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","鄂2020320","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2866,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生收获机","4H-215","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3600×2400×1200     整机质量kg：1080          作业速度km/h：≧1.5\n生产率h㎡/h：0.3~0.5       工作幅宽mm：2150","豫2017130","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2867,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县创鑫机械有限公司","花生收获机","4H-215","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","配套动力88~118kW\n工作幅宽 2150mm\n作业效率 0.3~0.6hm²/h\n外形尺寸3700x2470x1210mm\n适应垄距 650~750mm\n整机质量 1020kg","豫2018078","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2869,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","4HW-6（2150)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮73.5kw～88.2kw，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3580mm×2430mm×1180mm，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:2150mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:震动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T201941410035","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2870,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县宏裕农业机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","型号名称：4HW-6（2150）型花生挖掘机  结构型式：机械、悬挂式  配套动力形式及功率：四轮88～110  工作状态外形尺寸（长×宽×高）4000×2540×1280  工作垄/行数3/6  挖掘机型式：梯形铲 挖掘机构工作幅宽：2150   作物输送机构型式：链条传动栅栏式   秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","鄂2020322","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2871,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","配套动力88~118kW \n挖掘幅宽2150mm\n结构型式 悬挂式 \n外形尺寸3400x2470x1180mm\n整机质量1150kg \n作业速度1.6~3.5km/h","T202041410040","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2872,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县鑫茂机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2350)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.35m","外形尺寸3720x2710x1220mm\n配套动力型式及功率 四轮拖拉机102.9~132.3kW\n工作垄/行数 3垄/6行\n结构型式 悬挂式\n挖掘机构型式 梯形铲式\n挖掘机构工作幅宽 2350mm","鄂2020239","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2874,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","4HW-6（2150)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮73.5～88.2(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3580×2430×1180，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:2150mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:震动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410226","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2875,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-8（2660）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.66m","4HW-8(2660)挖掘机参数   结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率:四轮拖拉机(102.9～147.1) kW,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3580×3200×1230,挖掘机构型式:梯形铲式，挖掘机构工作幅宽:2660mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","鄂2020297","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2877,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HBL-2","工作幅宽:0.6m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：33.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：4530×1980×2350mm；工作幅宽：600mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊式；清选机构：振动分离式；集果方式：人工；","鲁T2017052","2021-12-31","33.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2878,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HBL-2A","工作幅宽:0.6m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：33.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：4530×1980×2350mm；工作幅宽：600mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊式；清选机构：振动比重分离式；集果方式：机械；","鲁T2017091","2021-12-31","33.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2880,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HD-4","工作幅宽:1.4m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：36.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：5250×2040×2630mm；工作幅宽：1400mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊差相式；清选机构：振动栅格式；集果方式：机械式；变速箱型式：机械+液压无级变速","鄂2019461","2024-12-29","36.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2881,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","青岛金沃农业装备有限公司","花生联合收获机","4HL-2","工作幅宽:0.64m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","自走式花生联合收获机，含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。\n主要技术参数：\n结构形式：自走、轮式、半喂入；\n配套动力：29.5kW；\n整机重量:2600KG\n适用模式：起垄播种、一垄两行；\n适用行距：250±50mm；\n适用垄距：800±50mm；\n轮距（前/后）：1610/1540mm；\n工作效率：1.5-2.5亩/小时；\n外形尺寸：4800*1950*2270MM。","T201937370100","2024-10-24","29.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2882,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","漳浦长禾农业机械有限公司","履带式花生联合收获机","4HD-2A","工作幅宽:0.75m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","履带规格（宽度X节距X节数）：280mmX90mmX46节    轴距/节距  1180(轨距) 驱动方式：4X2    摘辊（滚筒）尺寸（外型X长度）：直径180X900","T202144440004","2026-02-04","33.1","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2883,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","漳浦长禾农业机械有限公司","履带式花生联合收获机","CH-4HL-2","工作幅宽:0.65m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","摘辊个数：2个   \n摘辊尺寸（直径X长度）：直径235mmX1000mm       \n风扇尺寸（直径X宽度）：直径300mmX630mm   \n 果箱容积：1.05m³      \n履带（节距X节数X宽）：90mmX46节X400mm  \n履带轨距：1000mm\n辐宽：0.65m","粤2018004","2022-12-31","45","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2885,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南德昌机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5B","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-2.5B型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6510mm×2750mm×3380mm；整机质量：5790kg；最小离地间隙：250mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量：2.5kg/s；工作幅宽：2500mm；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）710mm×2000mm；摘辊（滚筒）个数：1个；荚果输送机构型式：风送式；驱动方式：4×4；轴距：2970mm；前轮距：1920mm；后轮距：1860mm；前轮胎规格：15-24；后轮胎规格：10.0/75-15.3；","T202041410051","2025-03-30","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2886,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南德昌机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5C","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-2.5C型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6510mm×2750mm×3380mm；整机质量：5550kg；最小离地间隙：250mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量：2.5kg/s；工作幅宽：2500mm；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）710mm×2000mm；摘辊（滚筒）个数：1个；荚果输送机构型式：风送式；驱动方式：4×2；轴距：2970mm；前轮距;1920mm；后轮距：1810mm；前轮胎规格：15-24；后轮胎规格;10-15；","T202041410051","2025-03-30","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2888,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:118kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称:4HJL-2型自走式花生捡拾收获机;结构型式:轮式自走式; 配套发动机额定功率:118KW;配套发动机额定转速:2300r/min;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6610×2820×3400mm;最小离地间隙: 260mm;捡拾机构型式:凸轮捡拾齿式;喂入机构型式:螺旋伸缩杆滚筒式;喂入量:2kg/s;捡拾机构工作幅宽:2600mm;作物输送机构型式: 耙杆式;摘果机构型式:轴流钉齿式;摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）:1辊:Φ520×800mm、2辊:Φ520×1900mm;摘辊（滚筒）个数:2个；清选机构型式：风筛组合式；荚果输送机构型式：畚斗提升式；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械式；驱动方式：4×2；驱动型式：机械驱动；制动器型式：液压式；轴距/轨距：2550mm;轮距（前/后）:1950/1900mm;轮胎规格（前/后）:15-24/10-15;驾驶室（无、 简易﹑普通﹑封闭）:普通","鄂2019231","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2889,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南省龙飞农业机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","1、结构型式；自走式 2、配套动力；103kW 3、工作状态外形尺寸（长x宽x高）；6850X2720X3430 mm 4、整机质量；6180kg 5、工作幅宽；2500mm","T202141410048","2026-03-14","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2890,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南省龙飞农业机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3.5","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.75m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","1、结构型式；自走式 2、配套动力；118kW 3、工作状态外形尺寸（长x宽x高）；6850X2900X3430 mm 4、整机质量；6590kg 5、工作幅宽；2750mm","T202141410047","2026-03-14","118","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2891,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南省龙飞农业机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","1、结构型式；自走式 2、配套动力；103kW 3、工作状态外形尺寸（长x宽x高）；6637X2700X3400 mm 4、整机质量；5594kg 5、工作幅宽；2500mm","豫2018011","2022-12-31","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2893,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南伟晟昌机械设备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3B","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2500m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","配置玉柴发动机YC4DK150-T300,110KW，秧蔓集中处理，捡拾机工作幅宽2500mm，摘果机机构型式：刀齿式。集中集果，配置普通驾驶室。","T202141410045","2026-03-14","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2894,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:88kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式（含秧蔓收集），配套发动机额定功率（kW）:88，配套发动机额定转速（r/min）：2400，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2780×3400，捡拾机构作业幅宽（mm）：2600，喂入结构型式：喂入搅龙式，喂入量（kg/s）：3；","鄂2019352","2024-09-27","88","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2896,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南沃正实业有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3.0A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:117.7kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-3.0A型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走轮式+捡拾+摘果+集秧蔓；配套发动机额定功率：117.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6610×2860×3430（mm）；最小离地间隙：280mm；喂入量：3.0kg/s；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋叶片扒指式；捡拾机构工作幅宽：2600mm；作物输送机构型式：链耙；摘果机构型式：纵轴流滚筒；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）φ710×1997；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：振动筛+风机；荚果输送机构型式：搅龙+风机；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械+液压无极变速；驱动方式：4×2；驱动型式：机械驱动；制动器型式：（前）盘、（后）鼓；轴距/轨距：3030mm；轮距（前/后）：1940/1780mm；轮胎规格（前/后）：15-24（前）、10.0/75-15.3（后）；驾驶室：普通。","T202143430136","2026-10-27","117.7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2897,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","获嘉县恒泽机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式； 工作状态外形尺寸（长x宽x高）：7480x2700x3550mm； 捡拾机构型式：弹齿式；捡拾机构工作幅宽：2600mm； 摘果机构型式：刀齿式； 清选机构型式：风机+振动筛； 集果方式（机械/人工）：机械； 作物输送机构型式：链耙式","鄂2019369","2024-09-27","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2899,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式:自走轮式花生捡拾收获机;工作状态外形尺寸(长宽高)6520*2900*3570mm;最小离地间隙:280mm;捡拾机构型式:弹齿式;捡拾机构工作幅宽:2600mm;作物输送机构型式:链耙式;摘果机构型式:纵向轴流钉齿滚筒式;摘辊尺寸(外径*长度)直径710*2000;摘辊个数:1个;清选机构型式:风筛式;荚果输送机构型式:风送式;集果方式:机械式;秧蔓处理方式:集中;变速箱型式:机械+液压无级变速;驱动方式:4*2;制动器型式:盘式;轴距:2910mm;前/后轮距:前轮1912/后轮1760;前后轮胎规格:前轮15-24后轮10-15;","鄂2019199","2023-12-31","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2900,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","濮阳市农发农机装备产业技术研究院有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.8","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:113kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，喂入量(kg/s)：2.8，捡拾机构工作幅宽（mm）:2600。","T202141410055","2026-03-14","113","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2901,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2500；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：6560mm×2770mm×3420mm；整机质量（kg）：5250；前轮轮胎规格：15-24；后轮轮胎规格：10-15；前轮轮距（mm）：1920；后轮轮距（mm）：1755；轴距（mm）：2930；变速箱型式：机械式（3+1）；分离机构型式：栅格式；分离机构分离机构工作面尺寸（长×宽）mm：2000×1330；摘果机构型式：纵向轴流刀齿式；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）（mm）：710×2000；","鄂2017218","2021-12-31","103","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2902,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","山东巨明机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2600A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走轮式；配套发动机额定功率：103kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6985×2860×3450mm；工作幅宽：2600mm；捡拾机构：偏心弹齿式；变速箱型式：（3+1）×2机械式","鲁T2018105","2022-12-31","103","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2904,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","新乡市花溪科技股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:88kW;捡拾幅宽:2.52m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HZJ-2500型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机常柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：4G33V16；配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷、增压；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：88kW；配套发动机标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6840×2740×3360mm；整机质量：6200kg；最小离地间隙252mm；最小通过半径：左6360mm、右6200mm；作业速度：1.44-2.54km/h；作业小时生产率：0.33-0.60h㎡/h；工作幅宽：2520mm；摘果机构型式：弧形刀齿；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：Φ810×1850mm；摘果机构摘辊个数：1个；捡拾机构型式：凸轮捡拾齿式；捡拾机构长度：2520mm；清选机构型式：筛箱+风机；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：前风机：Φ350×780mm、后风机：Φ350×780mm；集果机构集果方式：果箱；集果机构果箱容积：2.5m³；轮胎规格：前轮：15-24、后轮10-15；轮距：前轮：2020mm、后轮：1860mm；轴距：2930mm；作业档位：快Ⅰ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式3+1；制动器型式：钳式制动器；集果方式：机械。","豫2018075","2022-12-31","88","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2905,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","新乡市坤达机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm\t：7480×2700×3550；最小离地间隙\tmm\t：270；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋搅龙扒齿式；喂入量（全喂入机型）\tkg/s\t：3；捡拾机构工作幅宽\tmm\t：2600；作物输送机构型式：链耙式；摘果机构型式\t：刀齿式；摘辊（滚筒）个数\t个：3；清选机构型式：风机+振动筛；荚果输送机构型式：风送式；集果方式（机械/人工）：机械；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中；变速箱型式 (机械式、机械+液压无级变速、其它型式)：机械式+液压无级变速；驱动方式（4×2﹑4×4）：4×2；制动器型式：前轮：盘式/后轮：鼓式；轴距/轨距\tmm\t：3550；前/后轮距\tmm：前轮：1950 后轮：1760；驾驶室*（无、 简易﹑普通﹑封闭）：普通","鄂2020441","2025-12-23","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2907,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","星光农机（河南）有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJS-2600","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:98kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，外形尺寸：7200mm×2850mm×3450mm，整机质量 ：6000kg，最小离地间隙：320mm， 作业速度 ：1.14-2.11km/h，作业小时生产率：0.30-0.55h㎡/h，工作幅宽：2600mm，摘果机构型式 ：纵轴流滚筒式， 捡拾机构型式 ：偏心凸轮弹齿式，集果方式：风送果+液压卸载，变速箱型式：机械+无级变速， 清选机构型式：蜗壳弧形叶片切流离心式， 最小通过半径：左 7150mm/右 5100mm","鄂2019018","2023-12-31","98","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2908,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，配套发动机额定功率：110KW，配套发动机额定转速：2400，工作状态外形尺寸：6725*2790*3420mm,最小离地间隙：260mm,捡拾机构形式：凸轮弹片式，喂入机构型式：搅龙式，喂入量（全喂入机型）：2.5kg/s,捡拾机构工作幅宽：2500mm，作物输送机构形式：链条耙齿式，摘果机构型式：滚筒+凹板式，摘辊尺寸：823*2000mm,摘辊个数：1个。清选机构型式：风机+振动筛式，荚果输送机构型式：风送式，集果方式：机械，秧蔓处理方式：集中，变速箱型式：机械式，驱动形式：前机械驱动，制动器型式：前钳盘式，后：鼓式，轴距：2980mm.轮距：前1920mm,后1795mm.轮胎规格前/后：前15-24、后10.0/75-15.3， 驾驶室：普通。","T202141410033","2026-03-14","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2909,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5S","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，配套发动机额定功率：110KW，配套发动机额定转速：2400，工作状态外形尺寸：6725*2790*3420mm,最小离地间隙：240mm,捡拾机构形式：凸轮弹片式，喂入机构型式：搅龙式，喂入量（全喂入机型）：2.5kg/s,捡拾机构工作幅宽：2500mm，作物输送机构形式：链条耙齿式，摘果机构型式：滚筒+凹板式，摘辊尺寸：823*2000mm,摘辊个数：1个。清选机构型式：风机+振动筛式，荚果输送机构型式：风送式，集果方式：机械，秧蔓处理方式：集中，变速箱型式：机械式，驱动形式：前机械驱动、后机械驱动，制动器型式：前钳盘式，轴距：3000mm.轮距：前1920mm,后1860mm.轮胎规格前/后：前15-24、后10.0/75-15.3， 驾驶室：普通。","T202141410033","2026-03-14","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2910,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:88kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，配套发动机：88KW，工作状态外形尺寸：6485*2770*3420mm,整机质量：5250kg，工作幅宽：2500mm，最小离地间隙：260mm,摘穗机构：型式：纵向轴流刀齿式，摘辊尺寸710*2000，摘辊个数：1个。捡拾机构：型式：凸轮弹齿式，长度：2500mm。清选机构：型式：弧形叶片横流式，风扇尺寸：280*830，400*880,集果机构：集果方式：风送，果箱容积2.35m³，变速箱型式：机械式，制动器型式：盘式，轴距/轨距：2930mm.轮距：前1920mm,后1755mm.轮胎规格前/后：前15-24、后10-15.","豫2018008","2022-12-31","88","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2912,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式花生捡拾收获机","4HJL-6A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:95.6kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","动力：95.6kW；捡拾机构工作幅宽（mm）：2600；结构型式：自走轮式；,具有捡拾、分离、摘果、集装等功能；","鄂2019238","2024-07-17","95.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2913,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","扶余市继锋农业机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJQ-2.0","捡拾幅宽:1.1m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJQ-2.0型花生捡拾收获机；结构型式：牵引式；配套动力型式及功率：≥29.4KW轮式拖拉机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（6770×3300×3400）mm;最小离地间隙300mm；捡拾机构型式：带钉式；喂入机构型式：皮带刮板式；喂入量：（0.6~2.0）kg/s;捡拾机构工作幅宽：1100mm；摘果机构型式：螺旋钉齿辊筒；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：吸入式离心风扇+下筛子式；荚果输送机构型式：垂直斗式提升机；集果方式：机械集箱；秧蔓处理方式：集箱。","T201922220059","2024-12-15","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2915,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","牵引式花生捡拾收获机","4HQJ-1650","捡拾幅宽:1.65m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称:4HQJ-1650型牵引式花生捡拾收获机;结构型式:牵引式;配套发动机标定功率;58.8～88.2Kw;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5678×2425×3210mm;整机质量1900kg;作业速度0.6～1.8Km/h;作业小时生产率0.1～0.6hm2/h;工作幅宽1650mm","豫2018093","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2916,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","黑山县老万农机装备有限公司","花生捡拾收获机","4HJQ-1.25","捡拾幅宽:1m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJQ-1.25型花生捡拾收获机\n结构型式：牵引式\n配套动力型式及功率（牵引式或悬挂式）：36kW以上拖拉机牵引\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：5500×2900×3700mm\n最小离地间隙：270mm\n捡拾机构型式：橡胶带+钉齿\n喂入机构型式：机械式（输送带）\n喂入量（全喂入机型）：1.25kg/s\n捡拾机构工作幅宽：1000mm\n作物输送机构型式：输送带\n摘果机构型式：螺旋杠钉齿纵轴流式\n摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）：650x2200mm\n摘辊（滚筒）个数：1个\n清选机构型式：清选筛+风机\n荚果输送机构型式：畚斗提升机\n集果方式：机械式\n秧蔓处理方式：集中","T20192121074","2024-11-17","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2918,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","唐河县大华机械设备有限公司","牵引式花生捡拾收获机","4HQJ-1200","捡拾幅宽:1.2m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：牵引式；工作状态外形尺寸(长×宽×高）：5200×2810×2830mm；工作幅宽：1200mm；摘果机构型式：螺旋杆式；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：600×1900mm；摘果机构摘辊个数：1个；捡拾机构型式：齿带式；捡拾机构长度：1100mm；清选机构型式：振动筛+风扇；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：700×400mm；集果机构集果方式：气流吹送提升式；集果机构果箱容积：1.0立方米；集果方式：机械","豫2018098","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2919,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","正阳县宏裕农业机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJD-2A","捡拾幅宽:2m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称:4HJD-2A型自走式花生捡拾收获机 结构型式:履带式 配套动力型式及功率（牵引或悬挂式）:/ 配套发动机额定功率:58.8kW 配套发动机额定转速:2400r/min 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4850mm×2450mm×3000mm 最小离地间隙:265mm 捡拾机构型式:偏心弹齿式 喂入机构型式:螺旋伸缩杆滚筒式 喂入量:2kg/s 捡拾机构工作幅宽:2000mm 作物输送机构型式:链条传动爬杆式 摘果机构型式:轴流钉齿式 摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）:Φ620mm×1790mm 摘辊（滚筒）个数:1个 清选机构型式:离心风机+振动筛 荚果输送机构型式:畚斗提升式 集果方式:机械式 秧蔓处理方式:集中 变速箱型式:机械+液压无极变速 驱动方式:/ 驱动型式:静液压驱动 制动器型式:湿式摩擦片式 轨距:1150mm 前/后轮距:/ 履带规格（宽度mm×节距mm×节数）:450mm×90mm×51节 前/后轮胎规格:/ 驾驶室（无、简易﹑普通﹑封闭）:无","鄂2019359","2024-09-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2920,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转割草机","9GX-2.8","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式，割幅：2.8m，切割器结构形式：旋转式，刀盘数量：7个，刀盘转速：3050r/min，配套动力范围：44-52kW，作业速度范围：5-15Kw/h","T202113130623","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2921,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.0","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","结构形式：旋转式，挂接方式：牵引式，割幅宽度：3.0m，刀盘数量：7个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊形式：胶辊，压扁辊转速：1000r/min，配套动力：80-100kW","黑垦鉴2017121","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2923,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","河北伟拓农业机械制造有限公司","旋转式割草机","9GX-2.8","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；\n割幅：2.8m；\n切割器结构型式：旋转式；\n刀盘数量：7个；\n刀盘转速：2000~3500r/min；","GZNJ/TJ 2019-313","2024-09-26","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2924,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","河北展豪农业机械制造有限公司","旋转割草机","4GZX-3.0","割幅宽度:3m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；割幅m：3；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量\t个：\t7；刀盘转速r/min：3500；配套动力范围kW：40.4～66.1；作业速度范围\tkm/h：5-7","T202013130311","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2926,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","双联刀往复式割草机","9SG-4.2","割幅宽度:4.2m;旋转式:是 ","外形尺寸（长*宽*高）（工作状态）2960*5900*1000mm，结构质量850kg，割幅4.2m，作业速度8-9km/h,配套动力范围≥18kw","内蒙古2017-021","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2927,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","牵引式割草压扁机","DISCO 3150 TRC-3","割幅宽度:3m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；割幅：3m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：7个；刀盘转速：3200r/min；压扁辊材质：聚氨酯+钢芯；压扁辊直径：212mm；压扁辊数量：2个；配套动力范围：51～184kW；作业速度范围：5～20km/h","T202037370315","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2928,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","组合式割草压扁机","DISCO 8500 RC(1+2)-8.1","割幅宽度:8.1m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；割幅：总:8.1 前:3m; 后:3m×2；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：总:21 前:7; 后:7×2；刀盘转速：3200r/min；压扁辊材质：聚氨酯+钢芯；压扁辊直径：212mm；压扁辊数量：总:6 前:2; 后:2×2；配套动力范围：118～184kW；作业速度范围：5～20km/h","T202037370314","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2929,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转割草机","9GX-3.0","割幅宽度:3m;旋转式:是 ","结构型式 ：旋转式 ；\n挂接方式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：1250×4600×1170 ；\n结构质量 kg ：460 ；\n割幅 m ：3 ；\n作业速度范围 km： 5～7 ；\n刀盘数量 个： 7 ；\n刀盘转速 r/min： 3500 ；\n配套动力范围 kW ：51.2～73.5 ；","冀2018T—171","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2931,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊悍马农业装备有限公司","旋转割草机","4GZX-3.0","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×1500×950；结构质量kg：450；结构形式：旋转式；配套动力kW：40.4-66.1；割幅宽度m：3.0；挂接方式：三点后悬挂","T201915150044","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2932,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊悍马农业装备有限公司","旋转割草机","9GX-3.0","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×3520×1160；结构质量kg：584；挂接方式：悬挂式；割幅m：3.0；切割器结构形式：旋转式；刀盘数量：7；刀盘转速r/min:3015;配套动力范围kW：51.5～81；作业速度范围km/h：6～9","T202137370406","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2934,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋转割草机","4GZX-3.0","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×1500×950；结构质量kg：450；结构形式：旋转式；配套动力kW：40.4-66.1；割幅宽度m：3.0；挂接方式：三点后悬挂","GZNJ/TJ 2019-359","2024-12-26","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2935,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机（含果园无人割草机）","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊鑫弘农业机械有限公司通河县分公司","旋转割草机","9G-2.8","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","型号名称：9G-2.8旋转割草机； 挂接方式：悬挂式；切割器结构型式：旋转式 ；割幅：2.8 m ；刀盘数量：7 个；刀盘转速：2750 r/min；配套动力范围：51.5～73.5KW  ；作业速度范围：3～6km/h ；","T202123230172","2026-07-05","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2937,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m以下指轮式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","指轮式搂草机","9LZ-3.0","搂幅:3.0m;结构型式:指轮式:是 ","结构形式：指轮式，挂接方式：悬挂式，折叠机构形式：机械式，搂齿数量：80*4，指轮数量：4个，指轮直径：1460mm，搂幅：3.0m，配套动力范围： 15-30kW，作业速度范围：5-15Km/h","T202113130629","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2938,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m以下指轮式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","指轮式搂草机","9LZ-3.5","搂幅:3.5m;结构型式:指轮式:是 ","结构形式：指轮式，挂接方式：悬挂式，折叠机构形式：机械式，搂齿数量：80*4，指轮数量：4个，指轮直径：1460mm，搂幅：3.5m，配套动力范围： 15-30kW，作业速度范围：5-15Km/h","T202113130628","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2939,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m以下指轮式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","指轮式搂草机","9LZ-4.8","搂幅:4.8m;结构型式:指轮式:是 ","结构形式：指轮式，挂接方式：悬挂式，折叠机构形式：机械式，搂齿数量：80*8，指轮数量：8个，指轮直径：1460mm，搂幅：4.8m，配套动力范围：30-50kW，作业速度范围：10-15Km/h","T202113130627","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2940,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","保定广裕农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.0","搂幅:6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式 ：指轮式 ；\n挂接方式： 牵引式 ；\n折叠机构型式： 液压 ；\n搂齿数量 ： 80×8 ；\n指轮数量 ： 8 ；\n指轮直径 mm ：1510 ；\n搂幅 m ：6 ；","T201913130053","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2942,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5A","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构形式：指轮式，挂接方式：牵引式，折叠机构形式：液压式，搂齿数量：40*8，指轮数量：8个，指轮直径：1500mm，搂幅：5.5m，配套动力范围： 20-66kW，作业速度范围：10-20Km/h","T202013130100","2025-09-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2943,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","指轮式搂草机","9LZY-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构形式：指轮式，挂接方式：牵引式，折叠机构形式：液压式，搂齿数量：40*10，指轮数量：10个，指轮直径：1480mm，搂幅：6.5m，配套动力范围：≥25kW，作业速度范围：10-20Km/h","T202013130113","2025-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2945,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","高阳县三益农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9L-5.8","搂幅:5.8m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称：9L-5.8型指轮式搂草机\n结构型式：指轮、液压折叠\n挂接方式：牵引式\n工作状态外形尺寸（长X宽X高）：6200X6300X1520（mm）\n结构质量：820kg\n搂齿数量：8X80个\n指轮数量：8个\n指轮直径：1520mm\n作业最大搂幅：5800mm\n配套动力范围：33.1-58.8kW\n作业速度范围：8-12km/h","黑垦鉴2018154","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2946,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","高阳县三益农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9L-8.0","搂幅:8.0m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称：9L-8.0型指轮式搂草机\n结构型式：指轮、液压折叠\n挂接方式：牵引式\n工作状态外形尺寸（长X宽X高）：7600X8500X1520（mm）\n结构质量：1200kg\n搂齿数量：12X80个\n指轮数量：12个\n指轮直径：1520mm\n作业最大搂幅：8000mm\n配套动力范围：51.5-88.2kW\n作业速度范围：8-12km/h","黑垦鉴2018155","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2947,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耕润农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.8","搂幅:5.8m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称：9LZ-5.8指轮式搂草机；结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构形式：液压式；搂齿数量（个）：80X10；指轮数量（个）：10；指轮直径（mm）：1500；搂幅（m）：5.8；配套动力范围（kw）：30~58.8；作业速度范围（km/h）：3.0~15.0","GZNJ/TJ 2019-318","2024-10-07","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2948,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耿军农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:60(单盘)个;指轮数量:8个;指轮直径:1480mm;搂幅:5.5m;作业速度范围:10~15km/h","T201913130015","2024-08-13","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2950,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耿军农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.5","搂幅:7.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:60(单盘)个;指轮数量:12个;指轮直径:1480mm;搂幅:7.5m;作业速度范围:10~15km/h","T201913130014","2024-08-13","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2951,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北国益农机制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式；指轮式；\n挂接方式\t：牵引式；\n折叠机构型式\t：液压式；\n搂齿数量\t：480；\n指轮数量：8；\n指轮直径\tmm：1500；\n搂幅\tm：5.5","T201913130250","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2953,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北凯安农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式:指轮式,挂接方式:牵引式,折叠机构型式：液压式，搂齿数量：640(80×8)，指轮数量：8，指轮直径（mm）：1540，搂幅(m):5.5,配套动力范围(kW):22.1～73.5,作业速度范围(km/h):8～12","T201913130034","2024-08-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2954,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北凯安农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式:指轮式,挂接方式:牵引式,折叠机构型式:液压式,搂齿数量:800（80×10）,指轮数量:10,指轮直径(mm):1540,搂幅(m):6.5,配套动力范围(kW):29.4～73.5,作业速度范围(km/h):8～12","T201913130035","2024-08-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2956,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北农勤农业机械有限公司","直管式指轮搂草机","9LZ-6.0","搂幅:6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式\t：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）\tmm：6800×6850×1550；\n结构质量\tkg\t：920；\n搂齿数量\t个/盘：80；\n搂齿间距\tmm\t：53；\n指轮数量：8；\n指轮直径\tmm\t：1550；\n作业最大搂幅\tmm：\t6000","黑垦鉴2019073","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2957,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北农源农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.4","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式，作业最大搂幅：5400mm,挂接方式：牵引式，工作状态外形尺寸（长x宽x高）：5726x7196x1452mm，搂齿数量：640个，指轮数量：8个，指轮直径：1472mm,结构质量950KG，配套动力范围：36.8-58.8kw，作业速度范围：8-12km/h","冀2018T—170","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2958,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北硕鑫机械制造有限公司","指轮式搂草机","9L-6.0","搂幅:6.0m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称\n/\n9L-6.0型指轮式搂草机\n结构型式\n/\n液压折叠\n挂接方式\n/\n牵引式\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）\nmm\n6100×6300×1500\n结构质量\nkg\n860\n作业最大搂幅\nmm\n6000","黑垦鉴2019140","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2959,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北硕鑫机械制造有限公司","指轮式搂草机","9L-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称\n/\n9L-6.5型指轮式搂草机\n结构型式\n/\n液压折叠\n挂接方式\n/\n牵引式\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）\nmm\n6600×6800×1500\n结构质量\nkg\n980\n指轮数量\n/\n10\n作业最大搂幅\nmm\n6500","黑垦鉴2019141","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2961,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北斯革赛勒农业机械配件制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.6","搂幅:5.6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式\t：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压式；搂齿数量：60×8；指轮数量：8；指轮直径\tmm\t：1460；搂幅\tm：5.6","T201913130052","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2962,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北斯革赛勒农业机械配件制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.0","搂幅:7m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；挂接方式\t：牵引式；折叠机构型式：液压式；搂齿数量：60×12；指轮数量：12；指轮直径\tmm\t：1460；搂幅\tm：7.0","T201913130051","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2964,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北伟拓农业机械制造有限公司","搂草机","9LZ-6.0","搂幅:6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","挂接方式：牵引式；\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：6200×6600×1500；\n结构质量\tkg\t：800；\n搂齿数量：80齿（可选装60齿）；\n指轮数量\t个：\t8；\n指轮直径\tmm\t：1500；\n作业最大搂幅\tmm：6000","黑垦鉴2019074","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2965,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北伟拓农业机械制造有限公司","搂草机","9LZ-8.0","搂幅:8m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；\n挂接方式\t：牵引式；\n折叠机构型式：液压式；\n搂齿数量\t个：80（单盘）；\n指轮数量\t个：12；\n指轮直径\tmm\t：1500；\n搂幅\tm：8","GZNJ/TJ 2019-310","2024-09-26","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2966,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","搂草机","DV1020","搂幅:5.8m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构形式：液压式；搂齿数量：40；指轮数量：10；指轮直径：1400mm；","T202023230062","2025-10-11","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2967,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","辽宁农丰源农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.6","搂幅:5.6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅宽度：5.6m；结构型式：指轮式； 挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压；\n搂齿数量：480个；指轮数量：8个；指轮直径1500mm；配套动力范围：≥30kW；\n作业速度范围：10～20km/h；","T20192121062","2024-10-27","0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2969,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","辽宁农丰源农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.6","搂幅:7.6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅宽度：7.6m；结构型式：指轮式； 挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压\n搂齿数量：720个；指轮数量：12个；指轮直径1500mm；配套动力范围：≥30kW\n作业速度范围：10～20km/h","T20192121064","2024-10-27","0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2970,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","龙江万巍农业机械制造有限责任公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称/9LZ-5.5型指轮式搂草机           结构型式/指轮式          挂接方式/牵引式   \n   折叠机构型式/液压折叠式             搂齿数量/640（8×80）          指轮数量/8  \n   指轮直径mm1530        搂幅m5.4       配套动力范围kW≥20      作业速度范围km/h10～15","T201923230102","2024-07-21","20","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2972,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","龙江万巍农业机械制造有限责任公司","指轮式搂草机","9LZ-7.8","搂幅:7.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称/9LZ-7.8型指轮式搂草机           结构型式/指轮式                    挂接方式/牵引式\n折叠机构型式/液压折叠式                      搂齿数量/960（12×80）         指轮数量/12      \n指轮直径mm1530          搂幅m7.4         配套动力范围kW≥40.4          作业速度范围km/h10～15","T201923230104","2024-07-21","40.4","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2973,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","内蒙古佳宣农牧业机械有限公司","8盘直管式指轮搂草机","9LZ-6.0","搂幅:6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式\t：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6800mm×6000mm×1550mm；\n搂齿数量\t个：80(每盘)；\n指轮数量\t盘：8；\n指轮直径\tmm：Φ1550；\n楼幅宽度：6m","内蒙古2018-033","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2975,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","内蒙古牧王机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6500","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅宽度(m):6.5；液压折叠式；侧向指盘式；挂接方式：牵引式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：6720×7500×1520；搂齿数量(个)：800；指轮数量（盘）：10；","内蒙古2019-031","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2976,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","内蒙古牧王机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7500","搂幅:7.47m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅宽度(m):7.47；液压折叠式；侧向指盘式；挂接方式：牵引式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：6900×8480×1550；搂齿数量(个)：960；指轮数量（盘）：12；","内蒙古2019-032","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2977,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","搂草机","9L-5.4A","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式 ： 指轮式 ；\n挂接方式 ： 牵引式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：5330×5940×1460 ；\n结构质量 kg： 880 ；\n搂齿数量 个 ：640 ；\n指轮数量 个： 8 ；\n指轮直径 mm ：1460 ；\n作业最大搂幅 mm ：5400 ；\n配套动力范围 kW ：35.3～58.8 ；","冀2017T—292","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2978,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","搂草机","9L-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式 ：指轮式 ；\n挂接方式 ： 牵引式 ；\n折叠机构型式 ：液压折叠式 ；\n搂齿数量 根： 800 ；\n指轮数量 个： 10 ；\n指轮直径 mm： 1450 ；\n搂幅 m ：6.5 ；\n配套动力范围 kW ：35.3-58.8 ；","T201913130163","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2980,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","搂草机","9L-5.4","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅：5.4m；液压折叠侧向指盘式；结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压折叠；搂齿数量：640（8×80）；指轮数量：8个；指轮直径：1500mm；搂幅：5.4m","黑垦鉴2019212","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2981,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","搂草机","9L-9.0","搂幅:9.0m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅：9.0m；液压折叠侧向指盘式；结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压折叠；搂齿数量：960（12×80）；指轮数量：12个；指轮直径：1500mm；","黑垦鉴2019213","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2983,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","任丘市金峰农牧机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式\t：指轮式；\n挂接方式\t：牵引式；\n折叠机构型式\t：液压式；\n搂齿数量\t个：80（单盘）；\n指轮数量\t个：10；\n指轮直径\tmm：1500；\n搂幅\tm：6.5","GZNJ/TJ 2019-315","2024-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2984,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","任丘市金峰农牧机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.5","搂幅:7.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；\n挂接方式\t：牵引式；\n折叠机构型式\t：液压式；\n搂齿数量\t个：80（单盘）；\n指轮数量\t个：12；\n指轮直径\tmm：1500；\n搂幅\tm：7.5","GZNJ/TJ 2019-316","2024-10-15","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2985,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","任丘市迈拓农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5A","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式\t：指轮式；\n挂接方式\t：牵引式；\n折叠机构型式\t：液压式；\n搂齿数量：80×8；\n指轮数量\t：8；\n指轮直径\tmm：1500；\n搂幅\tm：5.5；","黑垦鉴2019210","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2986,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","任丘市迈拓农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5A","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式\t：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n折叠机构型式\t：液压式；\n搂齿数量：80×10；\n指轮数量\t：10；\n指轮直径\tmm\t：1500；\n搂幅\tm：6.5","黑垦鉴2019209","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2988,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","山东克斯特机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构形式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构形式：液压式；搂齿数量：640（80×8）；指轮数量：8；指轮直径：1500mm；搂幅：5.5m配套动力范围：≥30kW；作业速度范围：10-15km/h。","T202137370280","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2989,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×3000×1500；结构形式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构形式：液压式；搂齿数量（个）：8×80；指轮数量（个）：8；指轮直径mm：1500；搂幅m：5.5；配套动力范围kW：≥29.5；作业速度范围km/h：10.5-16","GZNJ/TJ 2019-391","2024-12-26","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2991,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构形式：指轮式；挂接方式：牵引式；外形尺寸：5000×6150×1460mm；结构质量：676kg；搂幅：550cm；作业速度：5-15km/h；配套动力范围：≥30kW；搂齿数量：720","黑垦鉴2016106","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2992,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m以下旋转式搂草机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","搂草机","LINER 320","搂幅:3.2m;结构型式:旋转式:是 ","结构型式： 旋转式；挂接方式：悬挂式；折叠机构型式：机械式；搂齿数量：48；搂草盘数量：1；搂草盘直径：2650mm；搂幅：3.2m；配套动力范围：20～184kW；作业速度范围：6～12km/h","T202037370308","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2994,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m以下旋转式搂草机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋转侧向搂草机","9LX-2.5","搂幅:2.5m;结构型式:旋转式:是 ","结构型式：旋转式；挂接方式：悬挂式；搂齿数量：24；搂草盘数量：1；搂草盘直径：1800mm；搂幅：2.5m；配套动力范围：14.7～44.1kW；作业速度范围：4～8km/h。","T202137370282","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2995,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m及以上旋转式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式搂草机","9LX-740","搂幅:6.8m;结构型式:旋转式:是 ","结构形式：旋转式，挂接方式：牵引式，折叠机构形式：液压式，搂齿数量：192，搂草盘数量：2个，搂草盘直径：3200mm，搂幅：6.8m，配套动力范围： 60-80kW，作业速度范围：5-20Km/h","T202113130621","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2996,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m及以上旋转式搂草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式搂草机","9LX-780","搂幅:7.2m;结构型式:旋转式:是 ","结构形式：旋转式，挂接方式：牵引式，折叠机构形式：液压式，搂齿数量：192，搂草盘数量：2个，搂草盘直径：3400mm，搂幅：7.2m，配套动力范围： 60-80kW，作业速度范围：5-20Km/h","T202113130620","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2997,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m及以上旋转式搂草机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","搂草机","LINER 2700-7.4","搂幅:7.4m;结构型式:旋转式:是 ","结构型式： 旋转式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压式；搂齿数量：192；搂草盘数量：2；搂草盘直径：3200mm；搂幅：7.4m；配套动力范围：33～184kW；作业速度范围：6～12km/h","T202037370309","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2999,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m及以上旋转式搂草机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","双旋转式搂草机","9LX-5.0","搂幅:5.0m;结构型式:旋转式:是 ","结构形式：旋转式；挂接方式：牵引式；外形尺寸：4200×5000×950mm；搂齿数量：72个；搂草盘数量：2盘；搂草盘直径：2180mm；搂幅：500cm","内蒙古2018-040","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3000,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽金丰机械股份有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1900","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.158m²","捡拾器宽度mm：1900；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm：450×350；\n打结器类型:D型;\n打结器数量：2；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4390×2490×1800；","2018TJ632","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3002,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽金丰机械股份有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2300B","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.158m²","捡拾器宽度mm：2300；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n打结器类型：D型；\n打结器数量个：2；\n压缩室截机尺寸（宽×高）mm：450×350；\n打捆活塞往复次数\t次/ min\t：92；\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）\tmm：4670×2910×1820/1870（高度可调）","2017TJ390","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3003,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJSD-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号：9YJSD-2.2 挂接方式：牵引式  捡拾宽度：2200mm  捡拾器结构型式：锤爪式  \n喂入器结构型式：拨叉喂入机构  打结器型式：D型   打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm  配套动力范围：≥88kW","T202022220034","2025-01-16","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3004,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","山东鲁福农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2F","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2088m²","型号名称:9YF-2.2F型方草捆打捆机,挂接方式:牵引式,\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:3个；\n压缩室截面尺寸（宽×高）：580×360mm\n捆扎方式：自动绳打捆；\n配套动力范围：≥37kW","T202100371012","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3005,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-2.2B","捡拾宽度:2.236m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2088m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2236mm；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：580mm×360mm（0.2088）","T202100150017","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3007,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","中密度方捆压捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.22008m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：560mm×393mm（0.22008）","T201900150452","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3008,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1998m²","型号名称：9YFS-2.2型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；配套动力范围：36.8～117.6kW。","T201941410026","2024-11-13","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3010,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFSG-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1998m²","型号名称：9YFSG-2.2B型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：80.9～161.8kW。","T202041410263","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3011,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1998m²","型号名称：9YFS-2.2型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；配套动力范围：36.8～117.6kW。","T201941410027","2024-11-13","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3013,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFSG-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1998m²","型号名称：9YFSG-2.2B型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：80.9～161.8kW。","T202041410266","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3014,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-115","捡拾宽度:1.15m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:1.15m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1150mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1150mm;压缩室直径：Φ600mm；卷压工作部件数量：13个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥29.4KW。","T202100340966","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3015,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","型号：9YG-0.9；捡拾器宽度mm:900;捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速 r/min:325；卷压滚筒数量：12；工作状态外形尺寸(长X宽×高)mm：2040×1650×1640；配套动力KW:22.1~36.8;压缩室宽度为860mm，直径为580mm。","豫2018126","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3016,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-910","捡拾宽度:0.91m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.93m","捡拾器宽度：910mm；捡拾器结构型式：弹齿式；挂接方式：悬挂式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：930；压缩室直径（mm）:600；卷压滚筒数量（个）：12；卷压滚筒直径（mm）152；捆扎方式:缠绳；","鄂2018075","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"","","",""]
[3018,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.18m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1200mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1180mm;压缩室直径：Φ800mm；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥36.8KW。","T202100340965","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3019,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120A","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:0.98m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1200mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：980mm;压缩室直径：Φ800mm；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥36.8KW。","T202100340962","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3021,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","博特（潍坊）农业装备有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-930T","捡拾宽度:1.4m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:0.93m","挂接方式：牵引式\t；捡拾宽度：1400mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：930mm；压缩室直径：800mm；卷压工作部件数量：滚筒 16个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：29.4～66.2 kw；","T202100371022","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3022,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.82m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-1800型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1800mm；捡拾器结构型式：锤爪式 ；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：820mm；卷压工作部件数量：滚筒18个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：40.4～132.4kW","T202100371025","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3023,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-0.8","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:0.93m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：930；压缩室直径（mm）：800；卷压工作部件数量：滚筒18个；卷压滚筒直径（mm）152；捆扎方式:缠网；配套动力范围：≥36.7KW","T202100371018","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3024,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-172","捡拾宽度:1.72m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.245m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1720mm;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室宽度：1245mm;压缩室直径：Φ1000mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Φ198mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5KW。","T202100340964","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3026,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德州万康机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ： 牵引式； \n捡拾宽度 mm ：2250； \n压缩室宽度 mm ：1250； \n压缩室直径 mm ：Φ1250 ；\n卷压工作部件数量 个 ：18 ；\n卷压滚筒直径 mm ：Φ220 ；\n捆扎方式 ： 缠网 ；\n配套动力范围 kW： 66.2-110.3 ；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；\n压缩室成捆机构型式：滚筒式","鄂2020135","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"","","",""]
[3027,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","圆捆打捆机","9YG-2200","捡拾宽度:2.23m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.4m","1、捡拾器宽度：2235mm； 2、压捆室容积：1.7m³ 3、捡拾器结构型式：弹齿式4、;压缩式直径：1250mm 5、压缩式长度：1400mm 6、配套动力：≥75Kw","部20190050","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3029,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东方成农业机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-55","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称:9YDB-55型圆草捆打捆包膜一体机;挂接方式:固定式;膜架回转半径mm:/；膜架数量: 1个；喂入口宽度:520mm；卷压滚筒（辊杠）数量:30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围kW:5.5（打捆）+0.55（包膜）；适用草捆直径范围:550mm；适用草捆长度范围:520mm","T202137370463","2026-11-01","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3030,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东鲁森畜牧机械有限公司","圆捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，压缩室直径：0.55m,压缩室宽度：0.52m，型号名称：9QYG-0.5圆捆机，挂接方式：固定式；喂入口宽度：520mm;喂入器结构型式：输送带；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：520mm;压缩室直径：550mm;卷压工作部件数量：30个；卷压滚筒直径59mm;捆扎方式：缠绳；配套发动机（电动机）额定功率：5.5kW;配套发动机（电动机）额定转速：960r/min","部20181242","2022-12-31","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3032,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-1.8A","捡拾宽度:1.8m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1064m²;自动套袋:是 ","型号：9YJD-1.8A  挂接方式：牵引式   捡拾宽度：1800mm  捡拾器结构型式：锤爪式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构  捆扎方式：自动网打捆  压缩室截面尺寸（宽×高）280×380mm  配套动力范围：≥58kW","T202022220190","2025-12-24","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3033,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-1.8B","捡拾宽度:1.8m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","型号：9YJD-1.8B  挂接方式：牵引式   捡拾宽度：1800mm  捡拾器结构型式：锤爪式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构  捆扎方式：自动网打捆  压缩室截面尺寸（宽×高）340×440mm  配套动力范围：≥74kW","T202100220334","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3034,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1700","捡拾宽度:1.7m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.09855m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFQ-1700型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：甩刀＋锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高） ：270×365mm；捆扎方式：自动套袋（缠网）；配套动力范围：73.5～147kW； 压缩室截面积（宽×高）：0.09855㎡","T202100371023","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3035,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林省德沃农机装备有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFZ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","挂接方式：牵引式；捡拾宽度:2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸 （宽×高）：340mm×440mm；捆扎方式：自动缠网；配套动力范围：≥88kW；","T202000220976","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3037,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.22m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1386m²;自动套袋:是 ","方捆：压缩式截面积（宽X高）330mmX420mm；捡拾宽度2220mm；捡拾器结构形式：锤爪式；配套动力范围≥88kw","GZNJ/TJ 2019-239","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3038,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2C","捡拾宽度:2.22m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1386m²;自动套袋:是 ","方捆：压缩式截面积（宽X高）330mmX420mm；捡拾宽度2220mm；捡拾器结构形式：锤爪式；配套动力范围≥110kw","T202022220054","2025-03-19","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3040,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","山东辰海农业装备有限公司","方草捆捡拾打捆机","9YFQ-2250","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1443m²;自动套袋:是 ","方捆，压缩室截面积（宽*高）328mm*440m，捡拾机宽度2250mm，自动套袋","T202100150297","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3041,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","山东中科腾森智能装备有限公司","方草捆捡拾打捆机","9YFQ-2.25","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1443m²;自动套袋:是 ","方捆；压缩室截面积（宽×高）328mm×440mm；捡拾宽度2250mm；自动套袋","T202100370584","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3042,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-2.2A","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²;自动套袋:是 ","型号：9YJD-2.2A  挂接方式：牵引式   捡拾宽度：2200mm  捡拾器结构型式：锤爪式     喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构  捆扎方式：自动网打捆    压缩室截面尺寸（宽×高）320×420mm  配套动力范围：≥88kW","T202022220108","2025-05-28","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3043,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-2.2B","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","型号：9YJD-2.2B  挂接方式：牵引式   捡拾宽度：2200mm  捡拾器结构型式：锤爪式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构  捆扎方式：自动网打捆  压缩室截面尺寸（宽×高）340×440mm  配套动力范围：≥88kW","T202100220327","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3045,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFZ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","挂接方式 ： 牵引式 ；捡拾宽度： 2200mm  ；捡拾器结构型式：锤爪式 ；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 ；压缩室截面尺寸 （宽×高）：340mm×440mm ；配套动力范围：  ≥88kW ；","T202022220001","2025-01-16","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[3046,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1408m²;自动套袋:是 ","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：锤爪式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.打结器型式：/；6.打结器数量：/；7.压缩室截面尺寸（宽×高）mm：320×440；8.捆扎方式：自动缠网；9.配套动力范围：110.3-132.4kW","T202112120047","2026-11-11","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[3048,"收获机械","饲料作物收获机械","圆草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YCL-1.0","配套动力功率:37kW;适用草捆直径:1000mm","生产率：25-35捆/h；捆包尺寸：φ1000mmX850mm；捆包重量：500kg；配套电机：37kw；成捆密度：≥450kg/m³；工作状态外形尺寸：9400mmX2490mmX2480mm；整机重量：4470kg","T201962620105","2024-11-18","37","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[3049,"收获机械","饲料作物收获机械","圆草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","山东春磊农牧机械有限公司","圆草捆包膜机","9CY-0.8","配套动力功率:1.5kW;适用草捆直径:600-800mm","挂接方式：固定式，膜架数量：1个，配套动力型式：电动机，配套动力范围（kW）：1.5，适用草捆直径范围（mm）：600～800，适用草捆长度范围（mm）：600～100","T202037370160","2025-07-06","1.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3051,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1200","割幅:1.15m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：3550×1400×3900mm；结构质量：920kg；配套动力范围：37.8-56.7kw；作物收集割台型式：直切割台；割台有效收获宽度：1150mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：3900mm；作业速度范围：2-4km/h；","T202137370470","2026-11-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3052,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5000×2450×4300mm；结构质量：1480kg；配套动力范围：110.2-154.3kw；作物收集割台型式：直切割台；割台有效收获宽度：2250mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；作业速度范围：3-6km/h；","T202137370469","2026-11-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3053,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","潍坊悍马农业装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2400","割幅:2.22m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：5300×2650×4400；配套动力范围kW:88.2～161.8；割幅mm：2220；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2对；秸秆切碎机构型式：盘式；","T202137370472","2026-11-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3054,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","潍坊悍马农业装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2800","割幅:2.62m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：5300×2850×4600；配套动力范围kW:117.6～191.2；割幅mm：2620；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2对；秸秆切碎机构型式：盘式；","T202137370471","2026-11-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3056,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围：29.4～36.8kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1550×1100mm，作业小时生产率：0.4～0.6hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：130cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：250mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：36把。","T201900130359","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3057,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊同顺机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力输出轴转速r/min：540/760\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×1430×840\n作业小时生产率hm²/h：0.26-0.53\n作业速度km/h：≥2.5\n工作幅宽cm：120\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动\n刀轴总成设计转速r/min：2200\n刀轴总成最大回转半径mm：280\n刀轴总成刀片行式：甩刀式\n刀轴总成总安装刀数 把：32\n配套动力范围kW：≥22","部20180987","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3059,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180A","作业幅宽:1.8m","作业幅宽180cm","T201900130364","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3060,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏清淮机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围（kw）：47.8～55.2；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；工作幅宽(cm):165；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1320×1900×1020；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96；刀片型式：甩刀2+直刀1（32组）。","T202000040005","2025-03-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3061,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏清淮机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围（kw）：55.2～66.2；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；工作幅宽(cm):180；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1320×2050×1020.；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：108；刀片型式：甩刀2+直刀1（36组）。","T202000040005","2025-03-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3062,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：40.4～44.1kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1750×1100mm，作业小时生产率：0.4～0.6hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：150cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：44把。","T201900130359","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3064,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：55.1～62.5kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2050×1100mm，作业小时生产率：0.5～0.8，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：180cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：56把。","T201900130360","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3065,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","盐城市盾田机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","作业幅宽：1.6m；配套功力范围：58.5-66.2kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸：1450*1870*1100mm；作业小时生产率：0.33-0.54hm2/h；作业速度：3.3-6.0km/h；刀轴总成传动方式:侧边皮带传动；刀轴数量：1个；刀片型式：直刀；刀片总安装数量：102把。","鄂2020271","2025-11-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3067,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围kW:73.5～102.9 配套动力输出轴转速r/min:720. 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1420×2720×1115 .作业小时生产率hm2/h:0.6～1.1  . 作业速度km/h:0.33～0.60 . 工作幅宽cm:220 . 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2200 刀轴总成最大回转半径mm:250 刀轴总成刀片型式:弯刀+直刀 .刀轴总成总安装刀数(把):126（弯刀84；直刀42）.","T202100130880","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3068,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏清淮机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力范围（kw）：62.5-73.5；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；工作幅宽(cm):200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1320×2245×1020；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：120；刀片型式：甩刀2+直刀1（40组）。","T202000040005","2025-03-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3069,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄连达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200F","作业幅宽:2m","配套动力范围（kW）：73.5-139.7，配套动力输出轴转速（r/min）：720，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1470×2280×1150，作业小时生产率(km²/h):0.60-1.00,作业速度(km/h)：3-5，工作幅宽（cm):200,刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量（根）：1，刀轴设计转速（r/min）：2100，刀轴最大回转半径（mm):260,刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量（把）：102。","T202100130890","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3070,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄连达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220F","作业幅宽:2.2m","配套动力范围（kW）：73.5-139.7，配套动力输出轴转速（r/min）：720，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1470×2480×1150，作业小时生产率(km²/h):0.66-1.10,作业速度(km/h)：3-5，工作幅宽（cm):220,刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量（根）：1，刀轴设计转速（r/min）：2100，刀轴最大回转半径（mm):260,刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量（把）：114。","T202100130891","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3072,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m","配套动力范围：62.5～69.9kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2250×1100mm，作业小时生产率：0.6～0.9hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：60把。","T201900130360","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3073,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-230","作业幅宽:2.3m","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：73.5～80.9kw,纯工作小时生产率：0.7～1.0hm2/h,外形尺寸（长×宽×高）：1330×2600×1100，结构质量：630Kg，工作幅宽：2.30m，最小离地间距：390≥300，作业前进速度：3.3～5km/h，切碎轴转速：2200r/min，切碎机结构最大回转半径：R260mm，切碎机构总安装刀数：76把。","T202013130380","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3075,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围（kW）：88.2～110.3；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2500×1000；工作幅宽（cm）：220；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；总安装刀数量(把)：96把（32组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）","T202100370999","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3076,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-240","作业幅宽:2.4m","配套动力范围（kW）：88.2～147；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2700×1000；工作幅宽（cm）：240；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；总安装刀数量(把)：96把（32组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）","T202100370999","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3078,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-330","作业幅宽:3.3m","型号名称：1JH-330秸秆粉碎还田机；配套动力范围（kW）：132.3-161.7；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1590×3780×1140；作业小时生产率（hm2/h）：0.66-1.65；作业速度（km/h）：3-5；工作幅宽（cm）：330；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2100；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：150。","T202100130867","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3079,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","型号名称：1JH-360秸秆粉碎还田机；配套动力范围（kW）：147-176.4；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1400×4080×1150；作业小时生产率（hm2/h）：1.0-1.6；作业速度（km/h）：3-5；工作幅宽（cm）：360；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2；刀轴设计转速（r/min）：2100；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：216。","T202100130870","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3080,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-400","作业幅宽:4m","型号名称:1JH-400秸秆粉碎还田机;配套动力范围（kW）：161.7-205.8；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与拖拉机联接方式：三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):1400×4480×1150;作业小时生产率(hm2/h):1.1-1.8;作业速度(km/h):3-5；工作幅宽（cm）：400；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动;刀轴数量(根):2;刀轴设计转速(r/min):2100;刀轴最大回转半径(mm):260;刀片型式:弯刀+直刀;刀片总安装数量(把):240。","T202100130869","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3081,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-455","作业幅宽:4.55m","型号名称：1JH-455秸秆粉碎还田机；配套动力范围（kW）：147-191.1；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1520×5050×1150；作业小时生产率（hm2/h）：0.9-2.0；作业速度（km/h）：3-5；工作幅宽（cm）：455；刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动;刀轴数量（根）：2;刀轴设计转速（r/min）：2100；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量(把):228。","T202100130868","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3083,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","江苏艾威机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH300","作业幅宽:3m","长宽高：1427*3290*1100；工作幅宽：300cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀片形式：Y型刀片；刀轴数量：1根；配套动力范围：66.2-88.2；配套动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","T202132320065","2026-02-25","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3084,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","江苏艾威机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH350","作业幅宽:3.5m","长宽高：1610×3880×1180；工作幅宽：350cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀片形式：Y型刀片；刀轴数量：1根；配套动力范围：90～120kw；配套动力输出轴转速：1000r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","T202132320331","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3086,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","江苏艾威机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH460","作业幅宽:4.6m","长宽高：1550×5020×1260；工作幅宽：460cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀片形式：Y型刀片；刀轴数量：2根；配套动力范围：103.0～132.4KW；配套动力输出轴转速：1000r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","T202132320333","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3087,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-250","作业幅宽:2.5m","工作幅宽：250cm   与配套拖拉机联接方式：后置三点悬挂   刀轴总成传动方式：侧边皮带传动   刀轴数量：1根","T202013130159","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3088,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄连达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250F","作业幅宽:2.5m","配套动力范围（kW）：88.2-154.5，配套动力输出轴转速（r/min）：720，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1440×2980×1150，作业小时生产率(km²/h):0.75-1.25,作业速度(km/h)：3-5，工作幅宽（cm):250,刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动，刀轴数量（根）：1，刀轴设计转速（r/min）：2100，刀轴最大回转半径（mm):260,刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量（把）：126。","T202100130892","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3089,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.6m","配套动力范围：88.2～99.3kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3040×1160mm，作业小时生产率：0.8～1.2hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：260cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：84把。","T201900130361","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3091,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","德州万康机械设备有限公司","玉米脱粒机","5TY-1280-150","生产率:11t/h","结构型式 ： 单滚筒玉米脱粒机 ；\n外形尺寸（长×宽×高） mm：1480×720×910 \n配套动力型式 : 单相电机 ;\n配套动力功率 kW; 2.2-3 ；\n配套动力转速 r/min： 2800； \n喂入方式 ： 人工喂入 ；\n滚筒数量 个 ：1 ；\n主滚筒结构型式 ： 圆柱杆式 ；\n主滚筒工作直径 mm： Φ150； \n主滚筒工作长度 mm ：1280 ；\n主滚筒工作转速 r/min： 1700； \n生产率 kg/h ：≥11000；","鄂2020051","2025-05-13","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3092,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","洛阳亚泰精密机械有限公司","玉米脱粒机","5TY-1280-150","生产率:10t/h","产品名称: 玉米脱粒机。产品型号: 5TY-1280-150。结构型式: 单滚筒。外形尺寸（长×宽×高）: 700mm×1500mm×925mm。配套动力型式: 单相电机。配套动力功率:2.3(220V)kw。配套动力转速: 2800 r/min。喂入方式: 人工喂入。滚筒数量:1个。主滚筒结构型式：轴流式。主滚筒工作直径：150 mm。主滚筒工作长度：1280 mm。主滚筒工作转速：1700。凹板型式：栅格式。生产率：≧10000kg/h。","T202041410260","2025-12-30","2.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3094,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","唐河县大华机械设备有限公司","玉米脱粒机","5TY-88-265","生产率:12t/h","结构型式：有分离清选；外型尺寸 （长×宽×高）：3000×3300×3450mm；喂入形式：机械喂入；滚筒类型：圆柱形钉齿；凹板类型：格栅式；分离、清选形式：振动筛；风扇形式：蜗壳离心；生产率：12000kg/h-15000kg/h。","豫2016090","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3095,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","郑州市双丰机械制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-1280-150","生产率:10t/h","1、产品名称：玉米脱粒机\n2、产品型号：5TY-1280-150\n3、结构型式：玉米脱粒机：单滚筒\n4、外形尺寸（长×宽×高）（mm）：725×1445×1000\n5、配套动力型式：单相电机\n6、配套动力功率（kW）：2.2（选配）\n7、配套动力转速（r/min）：2880\n8、喂入方式：人工喂入\n9、滚筒数量（个）：1\n10、主滚筒结构型式：轴流式\n11、主滚筒工作直径（mm）：150\n12、主滚筒工作长度（mm）：1280\n13、主滚筒工作转速（r/min）：1650～1700\n14、凹板型式：栅格式\n15、分离型式：/\n16、清选型式：/\n17、筛体尺寸（长×宽）（mm）：/\n18、风机型式：/\n19、风机数量（个）：/\n20、风机直径（mm）：/\n21、风机转速（r/min）：/\n22、卸粮方式：/\n23、生产率（kg/h）：≥10000","T202041410098","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3097,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力11—15kW花生摘果机","河南金土地农业装备有限公司","花生摘果机","4HZ-950","配套动力功率:11kW","4HZ_950花生摘果机配置参数:结构形式:固定式，外形尺寸:长x宽x高(1100x1000x1350)mm，配套动力:11kw-18.4kw，结构质量:135kg，滚筒类型:横向，钉齿式，滚筒直径280mm, 滚筒长度700mm, 滚筒转速600 r /min, 风扇直径360mm, 风扇转速900r /min, 风扇形式:离心式","豫2016118","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3098,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力11—15kW花生摘果机","新野县为农农机有限公司","花生摘果机","5HZ-670","配套动力功率:11kW","型号名称：5HZ-670型花生摘果机；结构形式：简式；整体外形尺寸（mm）：1305×1202×1547；配套电机总功率（kW）：11(选配）；喂入方式：人工喂入；摘果滚筒数量：1个；摘果滚筒型式：刀齿式；摘果滚筒尺寸（mm）：460×671;摘果滚筒转速（r/min）：500;凹版型式：栅格式；凹版尺寸（长×宽）（mm）:700×580;分离、清选模式：风吹＋筛选。风扇数量（个）：1；风扇型式：叶片式。","T202041410255","2025-12-30","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3099,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力11—15kW花生摘果机","正阳县富田农机设备有限公司","花生摘果机","5HZ-690","配套动力功率:11kW","5 HZ_690花生摘果机参数:结构形式：简式，整机质量170kg,整机外形尺寸:1470mmx1200mmx1570mm,配套电动机总功率11kW,（选配）喂入方式:  人工喂入，,摘果滚筒形式:刀齿式,摘果滚筒尺寸440mmx690mm,凹版型式:栅格式,凹板尺寸:720mmx720mm,风扇型式:叶片式","T202041410074","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3100,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力11—15kW花生摘果机","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-690","配套动力功率:11kW","5 HZ_690型花生摘果机参数:整机质量170kg,整机外形尺寸:1470*1200*1570mm,配套动力11kW,喂入式： 人工喂入,摘果滚筒形式:刀齿式,摘果滚筒尺寸440*690mm,凹版型式:栅格式,凹板尺寸:720*720mm,风扇型式:叶片式","T202041410073","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3102,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","河南金阳光农业机械制造有限公司","花生摘果机","5HZ-1960B","配套动力功率:22kW","结构型式：轴流式；\n整机外形尺寸 (长×宽×高)mm\t：6890×1580×2355；\n整机质量\tkg：870；\n配套拖拉机功率kW\t：22；\n喂入方式\t：输送带自动喂入；\n摘果滚筒数量\t个：1；\n摘果滚筒型式：螺旋钉齿式；\n摘果滚筒尺寸 (工作外径×工作长度)mm：∅600×1960；\n摘果滚筒转速\tr/min：540；\n凹板型式\t：栅格式；\n分离、清选型式：振动筛+风机；\n风扇数量：1；\n风扇型式\t：离心式","鄂2019363","2024-09-27","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3103,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","河南金阳光农业机械制造有限公司","花生摘果机","5HZ-1960C","配套动力功率:22kW","结构型式：轴流式；\n整机外形尺寸 (长×宽×高)mm\t：5070×1900×2190；\n整机质量\tkg：980；\n配套拖拉机功率\tkW\t：22；\n喂入方式：输送带自动喂入；\n摘果滚筒数量\t个\t：1；\n摘果滚筒型式\t：螺旋钉齿式；\n摘果滚筒尺寸 (工作外径×工作长度)\tmm\t：∅629×1960；\n摘果滚筒转速\tr/min：540；\n凹板型式：栅格式；\n分离、清选型式：振动筛+风机；\n风扇数量\t：1；\n风扇型式：离心式","鄂2019364","2024-09-27","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3105,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","河南瑞锋机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-190Z","配套动力功率:29.5kW","1输送带自动喂入料、三个辊筒摘果复摘、未摘净二次提升复摘装置、风选+花纹带选+吸风式比重清选筛，输送带输果装包、输送带输送杂物；2 随机销售配套动力29.5kW（22+7.5）；3生产率干摘≥3500kg/h；4机重2310kg；5Ⅰ辊长1060mm、Ⅱ辊长1070mm、Ⅲ辊长1900mm；6Ⅰ辊直径696mm、Ⅱ辊直径298mm、Ⅲ辊直径550mm；7外形5550×2920×3700（mm）；8破碎≤4%；9损失≤1%；10有效度≥98%；11噪声≤95%","T202041410140","2025-09-26","29.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3106,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","滑县豫都机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-1900","配套动力功率:29.5kW","整机质量:2260kg,生产率湿摘≥2600kg/h,配套总功率29.5kW","T202141410148","2026-10-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3107,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","花生摘果机","5HZ-1900","配套动力功率:15kW","型号名称：5HZ-1900型花生摘果机；结构型式：全喂入式；工作状态外形尺寸(长X宽×高)mm:6250×2070×2250;整机质量kg:780;配套动力 kw:15(选配);喂入方式:输送带式;主滚筒:螺旋杆齿式;主滚筒数量（个）：1；主滚筒直径×长度mm:600×1900;主滚简转速r/min:550;凹板型式:栅格式;分离、清选型:风吸+筛选;筛体尺寸(长X宽)mm:3250×640;","豫2018052","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3108,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","日照市勇杰农业装备有限公司","花生摘果机","5HZF-190A","配套动力功率:22kW","结构形式：复式；整机外形尺寸（长×宽×高）：4560×3500×3100；整机质量Kg：1800；配套电动机总功率：22kW；喂入方式：人工全喂入；摘果滚筒数量：3；分离、清选型式：风选式+重力式；筛体尺寸（长×宽）：1150×1040；风扇数量：2；风扇型式：横流式；生产率kg/h：3941（湿摘）1568（干摘） （纯工作小时生产率）；吨果耗电kW.h/t：5.6（湿摘）14.0（干摘）","T202137370373","2026-08-31","22","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3110,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","汝南县和兴农机有限公司","牵引式花生摘果机","5HZ-1970","配套动力功率:36.7kW","型号名称:5HZ-1970型牵引式花生摘果机\n结构型式:\t半复式\n整机外形尺寸 (长×宽×高):6070×2620×2160mm\n整机质量:1040\tkg\n配套电动机总功率:/ kW\n配套拖拉机功率:36.7～58.8kW\n配套柴油机功率: /kW\n喂入方式:输送带自动喂入\n摘果滚筒数量:1个\n摘果滚筒型式:圆管螺旋钉齿式\n摘果滚筒尺寸 (工作外径×工作长度):φ680×1970mm\n摘果滚筒转速:450r/min\n凹板型式:栅格式\n凹板尺寸(长×宽):2000×720mm\n分离、清选型式:风机+振动筛\n筛体尺寸(长×宽):3400×830mm\n风扇数量:1\n风扇型式:离心式\n风扇直径:φ885mm\n风扇转速:750 r/min \n生产率:≥1000kg/h\n吨果耗电:/ kW·h/t","鄂2020244","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3111,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","唐河县大华机械设备有限公司","花生摘果机","5HZ-1900","配套动力功率:20.6kW","结构型式：全喂入式，整机外形尺寸(长×宽×高)：6670×2100×2370mm，整机质量：750kg，配套电动机总功率：15kW（选配）；配套拖拉机功率：20.6~33.1kW;喂入方式：输送带式，摘果滚筒数量：1个，摘果滚筒型式：螺旋杆式，摘果滚筒尺寸(工作外径×工作长度)：600×1900mm，摘果滚筒转速：640r/min，凹板型式：栅格式；风扇型式：离心式","鄂2019307","2024-07-17","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3113,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-1130","配套动力功率:22kW","5HZ_1130型花生摘果机参数   结构型式:全喂入式   工作状态外形尺寸（长x宽x高）4650x3150x2970 配套动力:22 kw, 喂入方式:输送带式 ,  凹版型式:栅格式   风扇型式:切流扇叶式,离心式，风扇直径：600mm，风扇转速：1270r/min.","T202141410105","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3114,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","配套动力15kW及以上花生摘果机","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-1970","配套动力功率:18.4kW","1970配置参数   结构形式:简式，整机外形尺寸（长x宽x高）6130x2670x1940mm,整机质量:760kg,配套拖拉机功率:18.4～29.4kw,喂入方式:输送带式，摘果滚筒型式:螺旋钉齿式，摘果滚筒尺寸（工作x外径x工作长度）630x1970mm, 凹版形式:栅格式，风扇形式:离心式","T201941410032","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3116,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-100BC-A","批处理量:10t;循环式:是 ","结构型式：循环式；批次处理量：10t；干燥方式：直接加热；外形固定尺寸：3950×2160×9300mm；总功率：7.4kw；热风机电机功率：4kw；燃烧器型式：双喷嘴调温式燃油炉；燃烧器燃料种类：0号柴油；干燥能力：7 T.%/H；干燥不均匀度：0.7%；破碎率增值：0.1%","部20180830","2022-12-31","7.4","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3117,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-120BC-A","批处理量:12t;循环式:是 ","结构型式：循环式；批次处理量：12t；干燥方式：直接加热；外形固定尺寸：3950×2160×9900mm；总功率：7.4kw；热风机电机功率：4kw；燃烧器型式：双喷嘴调温式燃油炉；燃烧器燃料种类：0号柴油；干燥能力：8.3 T.%/H；干燥不均匀度：0.8%；破碎率增值：0.2%","部20180831","2022-12-31","7.4","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3118,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","低温循环式干燥机","5HX-16.5","批处理量:16.5t;循环式:是 ","结构型式:批式循环;干燥方式:直接加热;含爬梯护栏等外形尺寸:3860×2980×8490mm;批次处理量:16.5t;干燥能力:≥7.5t•%/h;干燥速率:0.5～1.0%/h;干燥段数量/高度:1/1200个/mm;缓苏段数量/高度:6/600个/mm;装机容量:30m³;热风温度范围:40～65℃;热风机数量:1个;热风机电机功率:5.5kW;燃烧器型号名称:BTL16型燃油炉;燃烧器热功率（输出热量）:504000kJ/h;燃烧器燃料种类:0#柴油;燃烧器加热方式:直接加热;排粮电机功率:0.2kW;提升机生产率:20t/h;提升机电机功率:1.5kW;","部20180996","2022-12-31","8.63","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3119,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HX-20","批处理量:20t;循环式:是 ","干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（mm）：2270*2200*12030；干燥速率（%/h）:0.5-1.2；有效容积（m³）：36；缓苏段高度（mm）：8025；干燥段高度（mm）：1220；热风温度范围（℃）：40-80；排粮电机功率（kW）:0.4(380v);提升机生产率（t/h）:30；提升机电机功率（kW）:2.2(380v)","鄂2020323","2025-11-01","11.97","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3121,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","低温循环式干燥机","5HX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式:批式循环;干燥方式:直接加热;含爬梯护栏等外形尺寸:4770×3920×11380mm;机体外形尺寸:3000×2260×10754mm;批次处理量:30t;干燥能力:≥10.5t•%/h;干燥速率:0.5～1.0%/h;干燥段数量/高度:1/1200个/mm;缓苏段数量/高度:13/600个/mm;装机容量:54m³;热风温度范围:40～65℃;热风机数量:2个;热风机电机功率:5.5kW;燃烧器型号名称:BTL20型燃油炉;燃烧器热功率:504000kJ/h;燃烧器燃料种类:0#柴油;排粮电机功率:0.2kW;提升机生产率:30t/h;提升机电机功率:2.2kW;","部20180995","2022-12-31","18.07","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3122,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州颖控电子科技有限公司","谷物烘干机","5HYK-30","批处理量:30t;循环式:是 ","总功率24.25Kw；1号风机7.5Kw，2号风机7.5Kw","T202100521088","2026-11-02","24.25","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3124,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南晟鸿农业机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-300","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺\t：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2900×3500×24500；\n处理量*t/d：300；\n干燥段数量个：12；\n缓苏段数量个：3；\n干燥段总高度\tmm：15000；\n缓苏段总高度mm：3750；\n冷却段高度mm：1250；\n有效容积*m3：150；\n热风机数量个：3；\n冷却风机数量\t个：1；\n烘干机电机总功率*\tkW：110；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃气、燃油","T202142420288","2026-11-23","110","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3125,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构形式:连续式 ；外形尺寸（长×宽×高）mm:2700×2060×14040 ； 日处理量(连续式)t/d:120； 处理方式：连续式；电机总功率 kw：82.9；降水幅度：13%-15%；燃烧器燃料种类：生物质颗粒。","2019TJ701","2024-12-23","82.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3126,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构形式:连续式； 外形尺寸（长×宽×高）mm:2950×2950×18200； 日处理量（连续式）t/d:200； 处理方式：连续式； 电机总功率 kw:129.9；降水幅度：13%-15%；燃烧器燃料种类：生物质颗粒。","2019TJ702","2024-12-23","129.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3127,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","三明市鸿达智能农业设备有限公司","电能果蔬烘干机","5HGD-1-X","有效烘干容积:1m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干室容积1m³，整体脱水；2.结构形式：箱体式；3.外型尺寸(长×宽×高):1545×900×1915（±5）；4.冷/热循环风机：数量1个，电机功率0.35kw；5.供热方式：数量1个，类型：电加热。","GZNJ/TJ 2018-199","2023-12-31","9.35","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3129,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-3","有效烘干容积:3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","产品型号：5HGD-3 ; 额定总功率：AC380/16.6kW ；烘干方式为整体脱水 ；供热方式为电能","鄂2019314","2024-07-17","16.6","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3130,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-3","有效烘干容积:3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","产品型号：5HGS-3 ;外形尺寸：2400*1660*1950 ；额定功率：AC220/2.84kW  ；干燥有效面积为3m³ ；烘干方式为整体脱水 ；燃料种类是生物质颗粒 ；结构型式是厢体式 ；","鄂2019316","2024-07-17","2.84","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3132,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","郴州宏基铭锐科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-42","有效烘干容积:17.69m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.型号名称：5HGS-42型果蔬烘干机；        2.结构型式:厢式；       3.烘干机机体外形尺寸（长x宽x高）：6800x2600x2500;        4.烘干机总功率：4.25KW;          5.热风温度范围：35-110℃,；          6.有效烘干容积：17.69m³；         7.烘干室内可容纳烘料架数量：14架；         8.烘料架每架可容纳物料盘层数：12层；         9.物料盘内廓尺寸（长x宽x高）：1100x705x45;          10.物料盘材质：不锈钢；        11.有效烘干面积：124.08㎡；        12.热风风机电机功率：3KW；         13.排湿风机电机功率：0.55KW;          14.助燃风机电机功率：0.12KW;         15.热风炉燃料种类：生物质颗粒；         16.热风炉热功率：126KW；       17.温度控制范围：35-110℃； \n 注：烘干室内空容积为42.0m³。","T202143430072","2026-06-08","4.25","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3133,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市汉台区东方机械修造厂","果蔬烘干机","5HGD-6.5","有效烘干容积:6.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2070×2880×2020mm；烘干机总功率24.6kW；有效烘干容积为6.5m3；物料盘内廓尺寸(长×宽×高)：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积41m2；热风风机电机总功率2.6kW；热风风机数量2个；电加热管总功率22kW；电加热管数量22个；烘干方式：整体脱水","T202061610035","2025-08-26","24.6","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3135,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGD-11","有效烘干容积:11m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：3800×2250×2100mm；烘干机总功率31.65kW；有效烘干容积为11m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积40m2；热风风机电机总功率2.6kW；热风风机2个；排湿风机电机总功率：0.25kW；排湿风机数量1个；电加热管总功率28.8kW；电加热管数量18个；","T202161610068","2026-01-14","31.65","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3136,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGD-6.6","有效烘干容积:6.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：2070×2880×2020mm；烘干机总功率24.6kW；有效烘干容积为6.6m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积41m2；热风风机电机总功率2.6kW；热风风机2个；电加热管总功率22kW；电加热管数量22个；","T202061610015","2025-06-08","24.6","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3137,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-11","有效烘干容积:11m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：3800×2250×2100mm；烘干机总功率3.05kW；有效烘干容积为11m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积40m2；热风风机电机总功率2.6kW；热风风机2个；排湿风机电机总功率：0.25kW；排湿风机数量1个；助燃风机电机总功率0.2kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率50kW；","T202161610069","2026-01-14","3.05","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3138,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-6.4","有效烘干容积:6.4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：4170×1100×2050mm；烘干机总功率2.4kW；有效烘干容积为6.4m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积：40m2；热风风机电机总功率2.2kW；热风风机1个；助燃风机电机总功率0.2kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率35kW；","T202161610070","2026-01-14","2.4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3140,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市农欢机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGD-11","有效烘干容积:11m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：3800×2250×2100mm；烘干机总功率35.25kW；有效烘干容积为11m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积40m2；热风风机电机功率1.3kW；热风风机2个；电加热功率1.8kW；电加热管数量18个；脱水方式为整体脱水，在推广鉴定报告中（全页）中有写。","T202161610214","2026-10-28","35.25","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3141,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市农欢机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGD-18","有效烘干容积:18m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：4850×2340×2100mm；烘干机总功率46.54kW；有效烘干容积为18m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积60m2；热风风机电机功率1.3kW；热风风机2个；电加热管功率1.8kW；电加热管数量24个；脱水方式为整体脱水，在推广鉴定报告中（全页）中有写。","T202161610212","2026-10-28","46.54","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3143,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市农欢机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGD-8","有效烘干容积:8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：3240×2110×2050mm；烘干机总功率35kW；有效烘干容积为8m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积40m2；热风风机电机功率1.3kW；热风风机2个；电加热管功率1.8kW；电加热管数量18个；脱水方式为整体脱水，在推广鉴定报告中（全页）中有写。","T202161610216","2026-10-28","35","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3144,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市农欢机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-11","有效烘干容积:11m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：3800×2250×2100mm；烘干机总功率3.05kW；有效烘干容积为11m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积40m2；热风风机电机总功率1.3kW；热风风机2个；助燃风机电机功率0.2kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率60kW；脱水方式为整体脱水，在推广鉴定报告中（全页）中有写。","T202161610213","2026-10-28","3.05","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3145,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市农欢机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-18","有效烘干容积:18m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：4850×2340×2100mm；烘干机总功率3.54kW；有效烘干容积为18m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积60m2；热风风机电机功率1.3kW；热风风机2个；助燃风机电机总功率0.2kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率130kW；脱水方式为整体脱水，在推广鉴定报告中（全页）中有写。","T202161610211","2026-10-28","3.54","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3146,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","汉中市农欢机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-7","有效烘干容积:7m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：4170×1080×2050mm；烘干机总功率1.5kW；有效烘干容积为7m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积40m2；热风风机电机功率1.3kW；热风风机2个；助燃风机电机总功率0.2kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率55kW；脱水方式为整体脱水，在推广鉴定报告中（全页）中有写。","T202161610215","2026-10-28","1.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3148,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-40","有效烘干容积:8.32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-40型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×1280×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3100×1180×2350mm；风机功率2.24kW；有效干燥容积：8.32m³；有效干燥面积：25.31㎡；电辅热功率8kW；安全装置：漏电断路器；","T20200606282","2026-02-28","9.64","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3149,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-80","有效烘干容积:16.57m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-80型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×2450×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×2350×2350mm；风机功率3.72kW；有效干燥容积：16.57m³；有效干燥面积：50.62㎡；电辅热功率16kW；安全装置：漏电断路器；","T20200606280","2026-02-28","19.72","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3151,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-7.3","有效烘干容积:7.3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-7.3型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）1330×3460×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）1100×2830×2350mm；额定总功率：18.2kW风机功率2.2kW；有效干燥容积：7.3m³；有效干燥面积：27.8㎡；电辅热功率16kW；安全装置：漏电断路器、地线","T202113130191","2026-05-23","18.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3152,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-8.3","有效烘干容积:8.3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-8.3型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3500×1280×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3100×1150×2340mm；额定总功率：9.214kW风机功率1.214kW；有效干燥容积：8.3m³；有效干燥面积：25.3㎡；电辅热功率8kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130195","2026-05-23","9.214","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3154,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-16D","有效烘干容积:16m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸:5000×2200×2400 mm；配套动力：26.2KW；加热方式：电加热；结构型式：厢式；处理方式:整体脱水；烘干室容积:16立方米","黑垦鉴2018127","2022-12-31","26.2","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3155,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-9D","有效烘干容积:9.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸:3860×1790×2380mm；配套动力：19.106kW；加热方式：电加热；结构形式：厢式；烘干室容积:9.5立方米","T20200606191","2025-10-27","9.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3156,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-15-X8","有效烘干容积:15m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","\"1、容积5-20m³厢式果蔬烘干机（整体脱水），烘干室容积（m3）：15；\n2、结构形式：整体箱式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：4700×3070×2520；\n4、单个干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：1010×810×2350；\n5、烘干室数量（个）：8；\n6、烘干有效面积（m2）：96；\n7、配套总功率（kw）：9.95；\n8、加热方式：间接加热；\n9、燃料种类：生物质成型燃料；\n10、控制方式：自动控制；\"","鄂2018154","2022-12-31","9.95","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3157,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","三明市汇捷机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-7-X4","有效烘干容积:7m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","\"1、容积5-20m³生厢式果蔬烘干机(整体脱水)，烘干室容积（m3）：7；\n2、结构形式：整体箱式；\n3、外形尺寸（长×宽×高mm）：2890×2595×2270；\n4、单个干燥室内部尺寸（长×宽×高mm）：1010×810×2150；\n5、烘干室数量（个）：4；\n6、烘干有效面积（m2）：41.6；\n7、配套总功率（kw）：3.18；\n8、加热方式：间接加热；\n9、燃料种类：生物质成型燃料；\n10、控制方式：自动控制；\"","鄂2018152","2022-12-31","3.18","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3159,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","三明市同硕机械制造有限公司","生物质成型燃料果蔬烘干机","5HGS-5.5-X","有效烘干容积:5.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干室容积：5.5m³整体脱水；2.结构形式：箱体式；3.外形尺寸(长×宽×高)：2300×2385×2540；4.冷/热循环风机3个，功率0.25kw；5.供热方式：生物质成型燃料；","GZNJ/TJ 2018-196","2023-12-31","1.11","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3160,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-6","有效烘干容积:6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","产品型号：5HGD-6  ；外形尺寸：4100*1180*2420 ；额定总功率为AC380/29 ；烘干方式为整体脱水 ；结构型式市厢体式","鄂2019315","2024-07-17","29","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3162,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","重庆市万穗机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-15","有效烘干容积:15m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干室容积：15m³， 结构型式：整体式， 外形尺寸(长×宽×高)mm：4600×2100×2400，           功率：26.88KW ，烘干方式：整体脱水","GZNJ/TJ 2018-066","2023-12-31","26.88","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3163,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","安徽银穗农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HDG-30","有效烘干容积:34.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式(槽式、厢式、隧道式)：厢式；有效烘干容积：34.6m³；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：5900×3500×2500mm；烘干机总功率：21.26kW；热风温度范围：0-75℃；处理量(湿物料)：≥100（白萝卜）kg/h；烘干室内可容纳烘料架数量：5 架；烘料架每架可容纳物料盘层数：17×4 层；物料盘内廓尺寸（长×宽×高）：750×540×100mm；物料盘材质：食用级聚丙烯；有效烘干面积：138㎡；热风风机型号名称：SFW4-4；热风风机电机功率：0.75×4kW；热风风机数量：4；排湿风机型号名称：200FZY-D；排湿风机电机功率：0.065×4kW；排湿风机数量：4；电加热炉(或电辅助加热管) 型号名称：YFSDN-100；电加热管功率：3×6kW；电加热管数量：6；温控仪型号：HTC-302；温度控制范围：0-75℃；温度测点数：1；湿度仪型号：HTC-302；湿度显示范围：1-99%RH；湿度测点数：1","T202134340129","2026-06-28","21.26","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3164,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","安康市德康农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-31B","有效烘干容积:31m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构形式为烘房式；外形尺寸6800x3300x2600mm；冷/热循环风机1个，电功率2.2kw；供热类型为生物质颗粒热风炉，数量1个，型号5LJ-550；烘干室容积为31M3；干燥能力≥9kg/h，干燥不均匀度≤10%，耗电率≤0.4（kw.h）/kg；烘干方式为：整体脱水。","GZNJ/TJ 2018-246","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3165,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","亳州市恒阳节能科技有限公司","果蔬烘干机","5HGD-24","有效烘干容积:24.7m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：自动；结构型式：箱式；外形尺寸（长×宽×高）mm：6320×2420×2280；烘干室内部（长×宽×高）mm：5200×2300×2200；风机功率kW:2.2×2；有效干燥体积：24.7m³；有效干燥面积：90m²；电辅热功率kW:2.4×21；安全装置：灭火器；","T202134340047","2026-03-30","54.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3167,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","汉中市汉台区东方机械修造厂","果蔬烘干机","5HGD-39","有效烘干容积:39m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：5760×2800×2900mm；烘干机总功率49.1kW；有效烘干容积：39m3；物料盘内廓尺寸(长×宽×高)：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面:102m2；热风风机电机总功率1.1kW；热风风机数量1个；电加热管总功率48kW；电加热管数量48个；烘干方式：整体脱水","T202061610036","2025-08-26","49.1","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3168,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","汉中市汉台区东方机械修造厂","果蔬烘干机","5HGS-39","有效烘干容积:39m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：5760×2800×2900mm；烘干机总功率1.25kW；有效烘干容积为39m3；物料盘内廓尺寸(长×宽×高)：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积102m2；热风风机电机总功率1.1kW；热风风机数量1个；助燃风机电机总功率0.15kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率80kW；烘干方式：整体脱水","T202061610037","2025-08-26","1.25","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3170,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-22","有效烘干容积:22m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：3630×2330×2900mm；烘干机总功率1.25kW；有效烘干容积为22m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积61m2；热风风机电机总功率1.1kW；热风风机1个；助燃风机电机总功率0.15kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率50kW；","T202061610012","2025-06-08","1.25","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3171,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-160","有效烘干容积:33.14m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-160型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×4800×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×4700×2350mm；风机功率6.13kW；有效干燥容积：33.14m³；有效干燥面积：101.25㎡；电辅热功率28kW；安全装置：漏电断路器","T20200606279","2026-02-28","34.13","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3173,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-32BM","有效烘干容积:32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-32BM型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）5990×2990×2800mm：烘干室内部（长×宽×高）4600×2900×2400mm；额定总功率：42.9kW；风机功率6.9kW；有效干燥容积：32m³；有效干燥面积：221.5㎡；电辅热功率36kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130192","2026-05-23","42.9","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3174,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HGS-20","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式：密封厢体式，有效烘干容积（m³）：20，主风机功率（kw）：2.2，供热方式：生物质颗粒。","GZNJ/TJ 2018-211","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3175,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-30","有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机形式：整体脱水2. 脱水量：150 kg/h 3. 结构质量：2180kg 4. 输出热风量：2100-3200 m3/h 5. 离心风机：1台 6. 排烟风机：1台 7. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积: 9*12层=108 m2 9. 脱水床孔径: 4*4nn 10. 脱水床层数：12层 。11.容积：30m³","甘农机2018113","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3176,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","安康市德康农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-45B","有效烘干容积:45m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构形式为烘房式；外形尺寸8700x3300x2600mm；冷/热循环风机1个，电功率1.5kw；供热类型为生物质颗粒热风炉，数量1个，型号5LJ-530；烘干室容积为45M3；干燥能力≥6kg/h，干燥不均匀度≤10%，耗电率≤0.3（kw.h）/kg；烘干方式为：整体脱水。","GZNJ/TJ 2018-247","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3178,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGD-63","有效烘干容积:63m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：8600×2800×2800mm；烘干机总功率58.1kW；有效烘干容积为63m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积153m2；热风风机电机总功率1.1kW；热风风机1个；电加热管总功率57kW；电加热管数量57个；","T202061610011","2025-06-08","58.1","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3179,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","汉中市合力机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-63","有效烘干容积:63m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式为厢式；烘干机机体外形尺寸：8600×2800×2800mm；烘干机总功率1.3kW；有效烘干容积为63m3；物料盘内廓尺寸：930×730×5mm；物料盘材质：竹笆；有效烘干面积153m2；热风风机电机总功率1.1kW；热风风机1个；助燃风机电机总功率0.2kW；助燃风机数量1个；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉热功率100kW；","T202061610010","2025-06-08","1.3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3181,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFP-50","有效烘干容积:51m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸:6410×3110×2700 mm；结构形式：厢式；配套动力:4.77 kW；燃烧种类：生物质颗粒；烘干室容积:51立方米","T20200606276","2026-03-01","4.77","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3182,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-50","有效烘干容积:50m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机方式:热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8050*3550*3100；3.箱体尺寸（mm):6300*3450*2550；4.风机功率：1.5*2KW；5.配套功率：3.75KW；6.有效干燥体积：50m³；7.有效干燥面积：162㎡；8.燃料：生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","2017TJ025","2021-12-31","3.75","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3183,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-60","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机方式：热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8200*3200*3600；3.箱体尺寸（mm):6700*2800*3500；4.风机功率：2.2KW；5.配套功率：2.83KW；6.有效干燥体积：60m³；7.有效干燥面积：202㎡；8.燃料：生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动/自动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","2017TJ026","2021-12-31","2.83","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3184,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-80","有效烘干容积:80m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机形式：整体脱水2. 脱水量：300 kg/h 3. 结构质量：3100kg 4. 输出热风量：4100-6700 m3/h 5. 离心风机：2台 6. 排烟风机：1台 7. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积: 14.5*15层=217.5 m2 9. 脱水床孔径: 4*4 10. 脱水床层数：15层 13. 脱水尺寸：8000*3400*3000cm.14、容积：80m³.15、燃料种类：生物质颗粒燃料","甘农机2018114","2022-12-31","2.57","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3186,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","厢式果蔬烘干机","5HRG-6.3","有效烘干容积:6.12m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.75kW","结构型式：箱式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2230×1970×2000 ；热风风机电机功率kW:0.75 ；排湿风机电机功率kW:0.036 ；冷凝风机电机功率kW:0.33 ；有效烘干容积：6.12m³；电辅热功率kW:4；温控仪型号：SXHF02；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202162620092","2026-07-29","7.866","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[3187,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","多功能热泵果蔬烘干机","5HGB-6.5","有效烘干容积:6.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.52kW","型号名称：5HGB-6.5多功能热泵果蔬烘干机 烘干机总功率：14kW 有效烘干容积：6.5m³ 有效烘干面积：45㎡ 烘干强度：≥0.3kg/（㎡.h）（萝卜、三七、何首乌、坚果等）","T202169690046","2026-05-10","14","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3189,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-19.6","有效烘干容积:19.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):9.5kW","型号：5H-19.6型：额定总功率：25.08kW；烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵加热+电辅热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）4600×3000×2450mm：烘干室内部（长×宽×高）3500×2800×2000mm；风机功率3.58kW；有效干燥容积：19.6m³；有效干燥面积：126.6㎡；电辅热功率12kW；配套压缩机型号规格：YX150S-B-KD12；配套压缩机额定功率：9.5kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130190","2026-05-23","25.08","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3190,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-16R","有效烘干容积:16.15m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):16.15kW","外形尺寸:5200×2220×2475 mm；装机总容量：8.3KW；加热方式：热泵间接加热（带补助热源）；结构型式：厢式；处理方式：整机脱水；烘干室容积:16.15立方米","黑垦鉴2016150","2021-12-31","16.15","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3192,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-3","有效烘干容积:10m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.45kW","有效烘干容积：10m³±10%；热风温度范围：0~60℃；工作电压：220V/380V；额定功率：3.0KW；结构形式：厢式；加热方式：热泵加热；板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320525","2025-12-30","3.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3193,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-5","有效烘干容积:18m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.1kW","有效烘干容积：18m³±10%；热风温度范围：0~60℃；工作电压：380V；额定功率：5.0KW；结构形式：厢式；加热方式：热泵加热；板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320526","2025-12-30","5.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3194,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-16K","有效烘干容积:16m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.5kW","烘干容积:16立方米,结构型式:密封箱体式,供热装置:BSJ-65CC、空气能热泵功率4.5KW，电机功率0.9KW/台+0.55KW/台，共两台。辅助电加热功率（适用时）：9KW，脱水方式：整体脱水","GZNJ/TJ 2018-231","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3195,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-6K","有效烘干容积:6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.5kW","烘干容积:6立方米,结构型式:密封箱体式,供热装置:BSJ-65CC、空气能热泵功率4.5KW，电机功率0.55KW,辅助电加热功率（适用时）：9KW，脱水方式：整体脱水","GZNJ/TJ 2018-230","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3197,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","亳州市恒阳节能科技有限公司","果蔬烘干机","5HGRD-38","有效烘干容积:38.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):14.6kW","烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵+电辅；温湿控制方式：自动；结构型式：箱式；外形尺寸（长×宽×高）mm：6920×3360×2180；烘干室内部（长×宽×高）mm：5750×3200×2100；热泵总功率kW:14.6；热风风机功率kW:3×2；排湿风机功率kW:1.1×2；有效干燥体积：38.6m³；有效干燥面积：151m²；电辅热功率kW:2.4×12；安全装置：灭火器。","T202134340046","2026-03-30","51.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3198,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","东莞市科信新能源设备有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","KOS-5HG-20","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):6.45kW","型号规格：KOS-5HG-20 \n外形尺寸（长×宽×高）：5400×2200×2360mm（±5%） \n供热方式型号： 电（空气能热泵）KOS-KHR-22IICD 1台 \n烘干室容积：20m³\n总功率：15.45kW\n脱水方式：整体脱水","GZNJ/TJ 2018-178","2023-12-31","15.45","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3200,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","东莞市正旭新能源设备科技有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-32R","有效烘干容积:32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10kW","热泵式；密封箱体式；烘干室容积32m³；总功率33.15kW；热泵额定功率10kW；","GZNJ/TJ 2019-115","2023-12-31","33.15","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3201,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","佛山市雄贵冷热节能设备有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-33R","有效烘干容积:33m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):11.6kW","结构型式：密封箱体式；供热方式:类型：空气源热泵；烘干室容积：33±5%；外形尺寸（长×宽×高）：（8500×3300×2800）±5%。","GZNJ/TJ 2019-112","2023-12-31","27.8","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3202,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","厢式果疏烘干机","5HRG-25","有效烘干容积:24.29m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):5.3kW","结构型式：箱式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：4800×2610×2400 ；热风风机电机功率kW:1.5 ；排湿风机电机功率kW:0.15 ；冷凝风机电机功率kW:0.67 ；有效烘干容积：24.29m³；电辅热功率kW:18；温控仪型号：FSGZ06201109；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202162620091","2026-07-29","25.62","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[3203,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","贵州金德旺能源科技有限公司","果蔬烘干机","JDW-5HGK-21","有效烘干容积:21m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):9.116kW","有效烘干容积：21m³；空气能热泵加热；烘干机总功率：30.116kW；整体脱水。","T202152010060","2026-07-27","30.116","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[3205,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-30K","有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):28kW","型号名称：5HG-30K空气源热泵果蔬烘干机 装机总功率：37kW 烘干室容积：30m³","GZNJ/TJ 2019-220","2023-12-31","37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3206,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-31.8RB","有效烘干容积:31.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.5kW","型号：5H-31.8RB型：额定总功率：45.15kW；烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵加热+电辅热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）5990×2990×2800mm：烘干室内部（长×宽×高）4590×2890×2400mm；风机功率5.25kW；有效干燥容积：31.8m³；有效干燥面积：203.8㎡；电辅热功率36kW；配套压缩机型号规格：YX050S-B-KD36；配套压缩机额定功率：3.9kW；安全装置：漏电断路器+地线；","T202113130188","2026-05-23","45.15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3208,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-180A","有效烘干容积:34m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):15.2kW","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：34m3；总摊料面积：180㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）10500*3200*2690，热泵型号FWR-32*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","新2017059","2021-12-31","41.8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3209,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南华安机械有限公司","果蔬烘干机","5HBG-22","有效烘干容积:22m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10kW","结构型式\t：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：（7185×2600×2300）；\n供热方式型号：HTDM-12；\n供热方式类型：热泵；\n烘干室容积m3\t：22±5%；\n辅助电加热功率（适用时）kW：9；\n冷/热循环风机电机功率\tkW：0.55；\n冷/热循环风机数量\t个：12","GZNJ/TJ 2019-149","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3211,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南卓凯环保科技有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-20","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.9kW","结构形式：厢式，有效烘干容积：20m³，烘干机总功率：14.38kw，加热方式：热泵；整体脱水","T202169690124","2026-07-29","14.38","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3212,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-31.8","有效烘干容积:31.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.5kW","型号：5H-31.8型：额定总功率：45.15kW；烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵加热+电辅热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）5990×2990×2800mm：烘干室内部（长×宽×高）4590×2890×2400mm；风机功率5.25kW；有效干燥容积：31.8m³；有效干燥面积：203.8㎡；电辅热功率36kW；配套压缩机型号规格：ZR28KHTFD522；配套压缩机额定功率：3.9kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130193","2026-05-23","45.15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3213,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-34R","有效烘干容积:34.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):11.5kW","外形尺寸：6400×3200×2800 mm；装机总容量：11.5KW；加热方式：热泵间接加热（带补助热源）；结构型式：厢式；处理方式：整体脱水；烘干室容积：34.8立方米","黑垦鉴2016151","2021-12-31","11.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3214,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","临朐金阳干燥设备有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-20","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):6.5kW","型号名称：5HGKB-20型果蔬烘干机；结构型式（槽式、厢式、隧道式）：厢式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：8500×2150×2460mm；烘干机总功率：42.506kW；热风温度范围：室温～75（可调）℃；处理量（湿物料）：30～200（菠菜段）kg/h；有效烘干容积：20m³；\t烘干室内可容纳烘料架数量：8架；烘料架每架可容纳物料盘层数\t：18层；物料盘内廓尺寸（长×宽×高）：750×540×40mm；物料盘材质：食品级塑料盘；有效烘干面积：116.6㎡；热风风机型号名称：MSW90L-4型轴流风机；热风风机电机功率：1.5kW；热风风机数量：4；排湿风机型号名称：TT-GR123400-1166H型抽湿风机；排湿风机电机功率：0.006kW；排湿风机数量1；电加热炉（或电辅助加热管）型号名称：W型380V2500W电辅助加热管；电加热管功率：2.5kW；电加热管数量：12；热泵型号名称：GSRB-6.5型空气能热泵；热泵数量；1；热泵额定功率（输入功率）；6.5kW；温控仪型号：GS-816；温度控制范围：0～75℃；温度测点数：1；湿度仪型号：GS-816；湿度显示范围：0～75%RH；湿度测点数：1。","T202137370130","2026-05-09","42.506","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3216,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGR-30","有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):8.82kW","烘干方式:整体脱水;加热方式:空气源热泵;温湿控制方式:自动;结构型式:烘房式;外形尺寸(长×宽×高)mm:5790×2320×2774;烘干室内部(长×宽×高)mm:5780×2310×2769;风机功率kW:2.65;有效干燥体积:31;有效干燥面积:73.6;电辅热功率kW:15;安全装置:安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护;安全警示标志.","GZNJ/TJ 2019-002","2023-12-31","27","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3217,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","三明市同硕机械制造有限公司","热泵果蔬烘干机","5HRBF-20-12","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):8.82kW","1.容积20m3；整体脱水；2.结构形式：箱体式；3.外形尺寸(长×宽×高)：6400×2565×2260；4.冷/热循环风机：8个，功率0.25kw；5.供热方式：1个，空气能热泵；6.辅助电加热功率：18kw","GZNJ/TJ 2018-198","2023-12-31","31.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3219,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","厦门科德威实业有限公司","果蔬烘干机","TH-5HG-20RBA","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.134kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2360×2375（±5%）；库体尺寸（长×宽×高）mm：4650×2360×2375（±5%）；烘干室容积20立方米；库板厚度mm：≥75；烘干方式：整体脱水；供热方式：热泵（空气能）；循环风机总功率：3.3kw；循环风机数量：6个；循环风机额定电压：380V；循环风机额定转速：2000r/min；排湿风机总功率：0.5kW；排湿风机数量：2个；排湿风机额定电压：380V；排湿风机额定转速：2900r/min；热泵额定功率：10.134kW；压缩机功率：9.294kW；热泵额定电压：380V；热泵数量：1个；额定总功率25.934kW","GZNJ/TJ 2018-118","2023-12-31","25.934","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3220,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-30AK","有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.5kW","烘干容积:30立方米，结构型式:密封箱体式，热风风机功率:0.9KW/台*2台,总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65CC、热泵功率:4.5KW","滇2018005","2022-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3221,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-31K","有效烘干容积:31m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.5kW","烘干容积:31立方米,结构型式:厢式,供热装置:BSJ-65CC型空气能热泵、热泵额定输入功率：4.5KW，热泵数量：1个，热风风机电机功率：0.55KW，辅助电加热功率：6KW。烘干机总功率：11.05KW，脱水方式：整体脱水","T202152010026","2026-05-27","4.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3222,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","浙江中广电器股份有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-27","有效烘干容积:27m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):7.4kW","果蔬烘干机形式：整体脱水； 结构形式：厢式；热泵额定功率（不含电辅）：7.4kW；烘干容积：27m³；热风温度范围：18~75℃；最大总功率：22.88kW。","T202169690150","2026-07-29","7.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3224,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","亳州市恒阳节能科技有限公司","果蔬烘干机","5HGRD-41","有效烘干容积:41.7m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):14.6X2kW","烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵+电辅；温湿控制方式：自动；结构型式：箱式；外形尺寸（长×宽×高）mm：9400×3350×2170；烘干室内部（长×宽×高）mm：7200×3200×2100；热泵总功率kW:14.6×2；热风风机功率kW:2.2×4；排湿风机功率kW:1.1×2；有效干燥体积：41.7m³；有效干燥面积：176m²；电辅热功率kW:2.4×12；安全装置：灭火器；","T202134340045","2026-03-30","68.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3225,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","亳州市恒阳节能科技有限公司","果蔬烘干机","5HGRD-55","有效烘干容积:55.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):23kW","烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵+电辅；温湿控制方式：自动；结构型式：箱式；外形尺寸（长×宽×高）mm：8400×4120×2950；烘干室内部（长×宽×高）mm：7200×3200×2100；热泵总功率kW:23；热风风机功率kW:2.2×6；排湿风机功率kW:0.55×2；有效干燥体积：55.8m³；有效干燥面积：225m²；电辅热功率kW:2.4×12；安全装置：灭火器；","T202134340044","2026-03-30","66","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3227,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","东莞市正旭新能源设备科技有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-80R","有效烘干容积:80m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):20.1kW","热泵式；密封箱体式；烘干室容积80m³；总功率40.3kW；热泵额定功率20.1kW；","GZNJ/TJ 2019-133","2023-12-31","40.3","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3228,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","厢式热泵果蔬烘干机","5HGB-65","有效烘干容积:65m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):23.1kW","型号名称：5HGB-65厢式热泵果蔬烘干机 烘干机总功率：86.2kW 有效烘干容积：65m³ 有效烘干面积：260~470㎡ 处理量（湿物料）：250~860（中药材、坚果类、萝卜等） 热泵型号名称：KNXHG-85Ⅱ-G","T202169690047","2026-05-10","86.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3230,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-240A","有效烘干容积:50m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):15.2kW","基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：50m3；总摊料面积：240㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）11500*4100*2690，热泵型号FWR-32*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","新2017060","2021-12-31","54.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3231,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","河南华安机械有限公司","果蔬烘干机","5HBG-65","有效烘干容积:68.4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):16.8kW","结构型式(槽式、厢式、隧道式)：厢式；\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：10465×3950×2780；\n烘干机总功率\tkW\t：87.25；\n处理量(湿物料)kg/h\t：108；\n有效烘干容积\tm3：68.40；\n物料盘材质：镀锌钢；\n有效烘干面积\tm2：216","鄂2020154","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3232,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-120","有效烘干容积:120m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):20kW","产品型号：5HGS-120，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：11500*4500*3500；烘干室内部（长×宽×高）mm：8500*4300*3300；风机功率KW：5.0，有效干燥体积：120m3，有效干燥面积：210㎡，电辅热功率kW：5.0，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","2017TJ356","2021-12-31","25","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3233,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-240","有效烘干容积:240m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):35kW","产品型号：5HGS-240，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：19000*4500*3500；烘干室内部（长×宽×高）mm：17000*4300*3300；风机功率KW：6.0，有效干燥体积：240m3，有效干燥面积：541㎡，电辅热功率kW：20.0，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","2017TJ357","2021-12-31","55","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3235,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-60","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):12.5kW","产品型号：5HGS-60，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：9300*3400*2900，烘干室内部（长×宽×高）mm：7050*3100*2700，风机功率KW：3.0，有效干燥体积：60m3，有效干燥面积：115㎡，电辅热功率kW：2.5，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","2017TJ355","2021-12-31","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3236,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-51R","有效烘干容积:51m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):28.7kW","外形尺寸：8400×3200×2800 mm；装机总容量：28.7KW；加热方式：热泵间接加热（带补助热源）；结构型式：厢式；处理方式：整体脱水；烘干室容积:51立方米","黑垦鉴2016152","2021-12-31","28.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3238,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGB-30","有效烘干容积:200m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):27.8kW","有效烘干容积：200m³±10%；热风温度范围：0~60℃；工作电压：380V；额定功率：30.0KW；结构形式：厢式；加热方式：热泵加热；板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320524","2025-12-30","30.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3239,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-12","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.9kW","有效烘干容积：60m³±10%；热风温度范围：0~60℃；工作电压：380V；额定功率：12.0KW；结构形式：厢式；加热方式：热泵加热；板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320527","2025-12-30","12.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3240,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","徐州蕴康农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-25","有效烘干容积:120m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):22.8kW","有效烘干容积：120m³±10%；热风温度范围：0~60℃；工作电压：380V；额定功率：25.0KW；结构形式：厢式；加热方式：热泵加热；板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320528","2025-12-30","25.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3241,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-100AK","有效烘干容积:100m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):9kW","烘干容积:100立方米,结构型式:密封箱体式,热风风机功率:0.9KW/台*3台,换热器总换热面积:≥500平方,供热装置:BSJ-65S热泵*2台,功率9KW","滇2018003","2022-12-31","9","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3243,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","浙江中广电器股份有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-42","有效烘干容积:42m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):15.5kW","果蔬烘干机形式：整体脱水； 结构形式：厢式；热泵额定功率（不含电辅）：15.5kW；烘干容积：42m³；热风温度范围：18~75℃；最大总功率：36.98kW。","T202169690149","2026-07-29","15.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3244,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","重庆市万穗机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-60","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):13kW","结构型式：整体式，     供热方式：空气能热泵，    烘干方式：整体脱水，                                   额定总功率：42.88KW，   烘干室容积：60m³，  外形尺寸(长×宽×高)：9460×3100×3050mm，","GZNJ/TJ 2018-064","2023-12-31","42.88","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3246,"农产品初加工机械","碾米机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","四川省旭东机械制造有限公司","碾米机","6N-40","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构型式：金属辊式；外形尺寸（长×宽×高）720×390×1135mm；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸(直径×长度）mm：40×372；碾米机外形尺寸mm：720×390×1135；结构质量kg：31；上料方式/ 结构型式：人工上料。","川L17015","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3247,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶杀青机","6CST-40D","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：1820mm；滚筒直径：40cm；滚筒转速：25-35r/min；电加热功率：20kW；运转电机功率：0.55kW。","T202034535","2025-11-30","20.55","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3249,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","结构型式:滚筒式；热源形式:生物质颗粒；滚筒内部直段长度:1800mm；滚筒直径:40cm；滚筒转速:40r/min；运转电机功率:0.75kW.；","T202033330029","2025-08-02","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3250,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40D","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：1800mm；滚筒直径：40cm；滚筒转速：40r/min；电加热功率：20.5kW；运转电机功率：0.75kW。","T201933330001","2024-08-01","21.25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3251,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","结构型式:滚筒式；热源形式:生物质颗粒；滚筒内部直段长度:2550mm；滚筒直径:50cm；运转电机功率:0.75kW；滚筒转速:32r/min。","T202033330030","2025-08-02","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3252,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50D","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：2550mm；滚筒直径：50cm；电加热功率：24kW；运转电机功率：0.75kW；滚筒转速：32r/min。","T201933330002","2024-08-01","24.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3254,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","名茶杀青机","6CSM-40","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","2.1  滚筒直径：直径40 cm；\n2.2  滚筒长度：180 cm；\n2.3  滚筒转速：33 r/min；\n2.4  杀青时间：1～2 min；\n2.5  外形尺寸：247×65×117.5 cm；\n2.6  生产能力：≥50 kg/h；\n2.7  加热方式：电加热；\n2.8  炉体结构：全金属结构炉体式；\n2.9  电热功率：21 kW；\n2.10  电机：0.37 kW（单相时750W）/380V\n2.11  整机质量：410kg\n2.12  电机转速：1330r/min；","ZJ2017017","2021-12-31","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3255,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50D","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","1、滚筒直径×长度（mm）：500×3100\n2、滚筒转速（r/min）：32.7\n3、台时产量（kg/h）：≥100\n4、配用电机（kW）：Y90S—4；1.1kW\n5、电热功率（kW）：49.5\n6、外形尺寸长×宽×高(mm)：3760×1200×1350","ZJ2018067","2023-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3257,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：2385×760×1260 mm,滚筒内径：Φ400 mm，滚筒内部直段长度：1800mm；滚筒转速：28-32 r/min，电加热功率：20.5KW；热源形式：电加热；电机额定功率：0.55KW；电机额定转速890r/min；电机额定电压：380V。","ZJ2018089","2022-12-31","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3258,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","加热源形式：电加热，外形尺寸（长×宽×高）：3000×840×1350mm，滚筒内径×长度：Φ500×2200 mm，滚筒转速：31-37r/min，电动机功率/电压：0.75/380 Kw/v，电机转速935r/min，碳钢筒体,482Kg","ZJ2017115","2021-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3259,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶辅助热风滚筒杀青机","6CST-120F","滚筒式:是 ;滚筒外径:1200mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6m","结构型式：滚筒式；柴煤式（辅助热风）；滚筒外径：1200mm；滚筒内部直段长度：6000mm；滚筒转速：28~31r/min;运转电机功率：1.5kW.","T202033330346","2026-03-04","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3260,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3.32m","产品型号名称：6CST-60茶叶滚筒杀青机；滚筒内径：600mm；滚筒内部直段长度：3320mm；外形尺寸(长×宽×高)：4350mm(含进料接茶盘)×1100mm(含滚轮)×1730mm(含抽湿风机)；滚筒转速:0~45r/min；电加热功率：54kW；热源形式：电加热；滚筒电机额定功率：1.5~2.2kW","川L18022（产品1）","2022-12-31","55.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3262,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶杀青机","6CST-60D","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3.32m","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：3320mm；滚筒直径：Ф600mm；滚筒转速：28-32r/min；电加热功率：54.kW；运转电机功率：0.75kW。","T202034538","2025-11-30","54.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3263,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.5m","结构型式：滚筒式；热源形式：生物质颗粒；滚筒内部直段长度：4500mm；滚筒直径：80cm；滚筒转速：28-32r/min；运转电机功率：1.1kW。","T202034540","2025-11-30","1.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3265,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3m","结构型式:滚筒式；热源形式:生物质颗粒；滚筒内部直段长度:3000mm；滚筒直径:60cm；滚筒转速:33r/min；运转电机功率:1.1kW。","T202033330031","2025-08-02","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3266,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60D","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3m","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：3000mm；滚筒直径：60cm；滚筒转速：33r/min；电加热功率：60kW；运转电机功率：1.1kW。","T201933330003","2024-08-01","61.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3268,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.025m","结构型式：滚筒式；热源形式：生物质颗粒；滚筒内部直段长度：4025mm；滚筒直径：80cm；滚筒转速：24r/min；运转电机功率： 1.1kW。","T201933330005","2024-08-01","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3269,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.025m","结构型式:滚筒式；热源形式:电加热；滚筒内部直段长度:4025mm；滚筒直径:80cm；滚筒转速:24r/min；运转电机功率:1.1kW。","T202033330032","2025-08-02","95.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3270,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州市绿峰工贸有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:5.5m","结构型式：滚筒式；热源形式：生物质颗粒；滚筒外径: 1000（mm）；滚筒内部直段长度:5500（mm）；滚筒转速：21（r/min）；运转电机功率: 2.2（kw）。","T201933330043","2024-10-22","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3271,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60D","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3m","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒外径：600mm；滚筒内部直段长度：3000mm；电加热功率：54kW；运转电机功率：1.1kW.","T202133330075","2026-10-25","55.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3273,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100A","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.03m","结构型式：滚筒式；热源型式：柴煤式；滚筒外径：φ1000mm；滚筒内部直段长度：6030mm；滚筒转速：20-32r/min；运转电机功率：2.2kW","T201951510015","2024-11-14","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3274,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100D","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.03m","结构型式：滚筒式；热源型式：电加热；滚筒外径：φ1000mm；滚筒内部直段长度：6030mm；滚筒转速：20-38r/min；电加热功率（电加热适用）：171kW；运转电机功率：2.2kW","T202051510069","2025-10-08","173.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3276,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100Q","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.03m","结构型式：滚筒式；热源型式：燃气式；滚筒外径：φ1000mm；滚筒内部直段长度：6030mm；滚筒转速：20-32r/min；运转电机功率：2.2kW","T202051510068","2025-10-08","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3277,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.53m","结构型式：滚筒式；热源型式：柴煤式；滚筒外径：φ1100mm；滚筒内部直段长度：6530mm；滚筒转速：20-29r/min；运转电机功率：4.0kW","T201951510016","2024-11-14","4","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3278,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110D","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.53m","结构型式：滚筒式；热源型式：电加热；滚筒外径：φ1100mm；滚筒内部直段长度：6530mm；滚筒转速：20-29r/min；电加热功率（电加热适用）：183kW；运转电机功率：5.5kW","T202051510070","2025-10-08","188.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3279,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110Q","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.53m","结构型式：滚筒式；热源型式：燃气式；滚筒外径：φ1100mm；滚筒内部直段长度：6530mm；滚筒转速：20-29r/min；运转电机功率：4.0kW","T202051510015","2025-05-13","4","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3281,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.85m","外形尺寸：5350mm*1300mm*1870mm；滚筒内径：φ80cm；滚筒内部直段长度：4850mm；滚筒转速：20-38r/min；热源型式：柴煤；电动机功率：0.75kW-1.5kW；电压：220V/380V","川L17536（产品2）","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3282,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","高温热风杀青机","6CST-80F","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.8m","外形尺寸（长*宽*高）mm：5380*1160*1920；滚筒直径cm:Φ80；滚筒内部直段长度mm：4800；滚筒转速r/min：20-32；电加热功率kW：/；热源形式：金属热风炉；电动机功率kW：1.5-2.2；电压V：380。","川L17537（产品1）","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3284,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110CF","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:5.5m","滚筒直径：110cm；电机功率：1.53kw；外形尺寸(长*宽*高)：6200*1300*1460mm  ；滚筒外径：φ1100mm；筒体内部直段长度：5500mm；筒体转速：20～30r/min ；台时产量：250～500kg；机具重量：1330kg。","江西省2020第027号","2025-07-12","1.53","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3285,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-130CF","滚筒式:是 ;滚筒外径:1300mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:5.638m","滚筒直径：130cm；电机功率：2.1kw；外形尺寸(长*宽*高)：6300*1450*1640mm  ；滚筒外径：φ1300mm；筒体内部直段长度：5638mm；筒体转速：24r/min ；台时产量：300～600kg；机具重量：1721kg。","江西省2020第026号","2025-07-12","2.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3287,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6m","茶叶滚筒杀青机整机功率80千瓦，台时产量150-250公斤，整机重量800公斤，外形尺寸长6500宽1200高1500毫米。","鄂2020383","2025-12-23","80","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3288,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6m","滚筒直径×长度（cm）\t110*600\n滚筒转速（r/min）\t10∽50\n台时产量（kg/h）\t≥400\n配用电机（kW）\tMBW22Y-2.2kW\n总功率(kW)\t6.4\n外形尺寸\n长×宽×高(cm)\t705X236X385","ZJ2018070","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3289,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","滚筒杀青机","6CST-70L","滚筒式:是 ;滚筒外径:700mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3.8m","1、产品型号： 6CST-70L\n2、滚筒直径×长度： 70×380 cm\n3、滚筒转速： 32 r/min\n4、台时产量：≥200 kg/h\n5、配用电机 ：Y90L-4，1.5 kW\n6、外形尺寸（长×宽×高）：466×134×161（cm）\n7、整机质量：1730 kg","T202033330215","2025-12-28","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3290,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","电热式滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:458m","1、型号：6CST-80D\n2、滚筒直径×长度：80×458 cm\n3、滚筒转速：9～44 r/min\n4、台时产量：≥250 kg/h\n5、杀青时间：2～3 min\n6、电热功率/电压：101.4 kW\n7、电机功率/电压：1.5 kW\n8、外形尺寸（长×宽×高）：548×166×212 cm\n9、整机质量：2260 kg\n10、加热源形式：电加热","ZJ2017018","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3292,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4m","结构型式：滚筒式；热源形式： 煤（柴）；滚筒外径: 800（mm）；滚筒内部直段长度:4000（mm）；滚筒转速：25（r/min）；运转电机功率: 1.1（kw）。","T202033330043","2025-08-02","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3293,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江绿峰机械有限公司","滚筒热风杀青机","6CSTRF-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4m","结构形式:高温热风式；外形尺寸（长×宽×高）: 4900×1100×1600（mm）；滚筒内径: 800（mm）；滚筒长度: 4000（mm）；滚筒转速：0-35r/min；滚筒材质: 304/2B不锈钢板；电机功率:1.1kw；整机质量：3000（kg）；加热源形式: 煤加热；汽热炉型号：FP14；生产率: ≥180（kg/h）。","ZJ2017111","2021-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3295,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","远红外热风茶叶滚筒杀青机","6CSFT-60","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3.5m","滚筒外径×长度：Φ600×3500mm，滚筒转速：7-35r/min，电动机功率1.1Kw，加热源形式：燃气，碳钢筒体","T201933330145","2025-03-30","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3296,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:5m","滚筒外径×长度：Φ1000×5000mm，滚筒转速：20-30r/min，电动机功率2.2Kw，加热源形式：煤，碳钢筒体","T201933330147","2025-03-30","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3297,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4m","外形尺寸（长×宽×高）：5050×1190×2800 mm，滚筒外径×长度：Φ800×4000mm，滚筒转速：20-30r/min，电动机功率1.1Kw，加热源形式：煤、气、电，整机重量：3104 kg，碳钢筒体","T202033330182","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3298,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-25","揉桶直径:250mm","1、外型尺寸（长*宽*高）：565*550*950mm 2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+蜗轮蜗杆  4、加压型式：单臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶直径：250mm  7、揉桶高度：180mm  8、揉盘内径：460mm  9、配套动力功率：0.37KW","T202034333","2025-12-28","0.37","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3300,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉桶直径:300mm","结构型式;圆盘式;揉筒直径:30cm;揉桶高度:200mm;传动型式:皮带+涡轮蜗杆;加压型式:单柱丝杆式加压;控制方式:人工控制;电动机功率:0.55kW;棱骨数量:内棱骨:4根/外棱骨:12根.","T202033330036","2025-08-02","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3301,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉桶直径:300mm","揉筒直径：30cm；电动机功率：0.75KW；揉桶回转转速:40r/min，揉筒直径:￠300mm；揉桶高度：200mm，外形尺寸 :820×680×720mm;整机质量:120kg;结构型式：揉盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱悬臂丝杆加压；棱骨数量：外棱骨：12根；内棱骨数量：4根。","江西省2019第007号","2023-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3303,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-35B","揉桶直径:350mm","结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：350mm；揉桶高度：250mm；棱骨数量（内棱骨）：4根；棱骨数量（外棱骨）：13根；配套动力功率：0.75kW；揉桶回转转速：52±10r/min","闽2019007","2023-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3304,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-40B","揉桶直径:400mm","结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：400mm；揉桶高度：250mm；棱骨数量（内棱骨）：5根；棱骨数量（外棱骨）：14根；配套动力功率：1.1kW；揉桶回转转速：46±10r/min","闽2019008","2023-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3306,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-35B","揉桶直径:350mm","加压型式：单臂丝杆加压\n揉桶高度：250mm   \n揉盘内径：650mm\n揉桶直径：350mm","闽2017017","2021-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3307,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-45B","揉桶直径:440mm","加压型式：单臂丝杆加压\n揉桶高度：295mm   \n揉盘内径：800mm\n揉桶直径：440mm","闽2017018","2021-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3308,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","结构型式;圆盘式；揉筒直径：35cm；揉桶高度：250mm；传动型式：皮带+齿轮箱；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；电动机功率:0.55kW；棱骨数量：内棱骨：4根/ 外棱骨：12根。","ZJ2018097","2023-12-31","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3309,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶直径:400mm","结构型式：圆盘式；揉筒直径：40cm；揉桶高度：290mm；传动型式：皮带+齿轮箱；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；电动机功率:1.1kW；棱骨数量：内棱骨：4根/ 外棱骨：12根。","ZJ2018098","2023-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3311,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","外形尺寸（长×宽×高）：1100×1000×1020mm，揉桶（外径×高度）：350×250mm，电机功率：0.55kW，整机质量：176kg","T202033330270","2025-12-28","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3312,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉桶直径:450mm","外形尺寸（长×宽×高）：1235×1100×1205mm，揉桶（外径×高度）：450×320mm，电机功率：1.1kW，整机质量：225kg","T202033330271","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3314,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶直径:400mm","结构型式:盘式;揉筒直径:40cm;揉桶高度:290mm;传动型式:皮带+齿轮箱;加压型式:单柱丝杆式加压;控制方式:人工控制;电动机功率:1.1kW;棱骨数量:内棱骨:4根/外棱骨:12根.","T202033330027","2025-08-02","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3315,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉桶直径:450mm","结构型式;盘式;揉筒直径:45cm;揉桶高度:310mm;传动型式:皮带+齿轮箱;加压型式:单柱丝杆式加压;控制方式:人工控制;电动机功率:1.1kW;棱骨数量:内棱骨:5根/外棱骨:16根.","T202033330025","2025-08-02","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3316,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶直径:405mm","结构型式：盘式；传动型式：皮带减速箱传动；加压型式：单臂直杆加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：405mm；揉桶高度：285mm；揉盘内径：745mm；棱骨数量：内棱骨4根、外棱骨12根；配套动力功率：1.1kW；揉桶回转转速：46r/min。","T202051510044","2025-08-02","1.1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3317,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","揉筒直径：35cm；电动机功率：0.75KW；揉桶回转转速:38-40r/min，揉筒直径:￠350mm；揉桶高度：270mm，外形尺寸 :1030×960×1100mm;整机质量:150kg;结构型式：揉盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：单柱悬臂丝杆加压；棱骨数量：外棱骨：12根；内棱骨数量：4根。","江西省2019第006号","2023-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3319,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","2.1  运动形式：单动式\n2.2  揉桶外径：35cm\n2.3  揉桶高度：25cm\n2.4  内棱骨根数：5\n2.5  外棱骨根数：15\n2.6  出茶形式：盘中心出茶\n2.7  启闭形式：杠杆机构\n2.8  加压形式：手摇丝杆加压\n2.9  曲臂中心距（半径）：16cm\n2.10  揉桶回转转速：55～65r/min\n2.11  揉桶容叶量：7～9kg\n2.12  台时产品：≥15kg/h\n2.13  配用功率：Y801-4   0.55kW  \n2.14  机器外形尺寸（长×宽×高）：105×87×110cm\n2.15  整机质量：240kg","ZJ2017011","2021-12-31","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3320,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-Z45","揉桶直径:450mm","2.1  运动形式：单动式\n2.2  揉桶外径：45cm\n2.3  揉桶高度：32cm\n2.4  内棱骨根数：5\n2.5  外棱骨根数：15\n2.6  出茶形式：盘中心出茶\n2.7  启闭形式：杠杆机构\n2.8  加压形式：手摇丝杆加压\n2.9  曲臂中心距（半径）：18cm\n2.10  揉桶回转转速：50～60r/min\n2.11  揉桶容叶量：15～18kg\n2.12  台时产品：≥30kg/h\n2.13  配用功率：Y90S-4  1.1kW \n2.14  机器外形尺寸（长×宽×高）：130×116×130cm\n2.15整机质量：320kg","ZJ2017009","2021-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3322,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶直径:400mm","结构型式：盘式；传动形式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；外形尺寸（长×宽×高）：1250×1000×1100（mm）；揉桶尺寸（外径×高）：400×300（mm）；揉盘内径：750（mm）；整机质量：300（kg）；棱骨数量：内棱骨4（根），外棱骨12（根）；配套动力功率：1.1（kw）；揉桶回转转速：45(r/min)。","T201933330050","2024-10-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3323,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","外形尺寸（长×宽×高）：1100×1000×1200 mm、揉桶外径：Φ350mm、揉桶高度：250mm、揉盘内径：680mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/12根、主电动机功率：0.55kw、揉桶回转转速：35～45r/min，加压装置：单柱丝杆式，整机重量：176kg，电机功率：0.55kw","ZJ2017118","2021-12-31","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3325,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","结构型式：盘式；传动型式：皮带+齿轮箱传动；双柱丝杆加压；人工控制；揉桶直径：550cm；揉桶高度：400mm；揉盘内径：955mm；内棱骨：8根，外棱骨：15根；配套功率：2.2kw；揉桶回转转速：45±5r/min;","T202033330352","2026-03-04","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3326,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-50","揉桶直径:500mm","1、外型尺寸（长*宽*高）：1120*1120*1230mm   2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+蜗轮蜗杆  4、加压型式：单臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶直径：500mm  7、揉桶高度：320mm  8、揉盘内径：890mm  9、配套动力功率：1.5KW","T202034335","2025-12-28","1.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3327,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","福建安溪亿盛机械工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","1、外型尺寸（长*宽*高）：1380*1260*1320mm   2、结构型式：盘式   3、传动型式：皮带传动+齿轮传动  4、加压型式：双臂丝杆加压  5、控制方式：手动  6、揉桶直径：550mm  7、揉桶高度：385mm  8、揉盘内径：960mm  9、配套动力功率：2.2KW","T202034332","2025-12-28","2.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3328,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-55B","揉桶直径:550mm","结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：550mm；揉桶高度：380mm；棱骨数量（内棱骨）：5根；棱骨数量（外棱骨）：16根；配套动力功率：2.2kW；揉桶回转转速：46±10r/min","闽2019009","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3330,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-55B","揉桶直径:550mm","加压型式：双臂丝杆加压\n揉桶高度：390mm\n揉盘内径：965mm\n揉桶直径：550mm","T202035350001","2025-11-18","2.2","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3331,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","结构型式;圆盘式；揉筒直径：55cm；揉桶高度：400mm；传动型式：皮带+齿轮箱；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；电动机功率:2.2kW；棱骨数量：内棱骨：5根/ 外棱骨：15根。","ZJ2018100","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3333,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","结构型式;盘式;揉筒直径:55cm;揉桶高度:400mm;传动型式:皮带+齿轮箱;加压型式:双柱丝杆式加压;控制方式:人工控制;电动机功率:2.2kW;棱骨数量:内棱骨:5根/外棱骨:15根.","T202033330026","2025-08-02","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3334,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","结构型式：盘式；传动型式：皮带减速箱传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：550mm；揉桶高度：385mm；揉盘内径：990mm；棱骨数量：内棱骨5根、外棱骨15根；配套动力功率：2.2kW；揉桶回转转速：37r/min。","T202051510043","2025-08-02","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3335,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","揉筒直径：55cm,电机功率：2.2kw;外形尺寸：1485×1215×1365mm；揉桶外径：￠550mm;揉桶高度：370mm;揉盘内径:950mm；结构形式：盘式；传动形式：皮带传动；加压形式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶回转速度：50±5r/min;整机质量：400kg；棱骨数量：外棱骨15根、内棱骨5根。","T202033330237","2025-12-28","2.2","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3336,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-Z55","揉桶直径:550mm","2.1  产品型号：6CR-Z55型\n2.2  揉桶外径：55cm\n2.3  揉桶高度：400mm\n2.4  内棱骨根数：5\n2.5  外棱骨根数：16\n2.6  出茶形式：盘中心出茶\n2.7  配用功率：2.2kW/380V\n2.8  加压形式：手摇丝杆加压\n2.9  曲臂中心距（半径）：200mm\n2.10  揉桶回转转速：40～50 r/min\n2.11  揉桶容叶量：30～50kg\n2.12  台时产量：≥65kg/h\n2.13  整机质量：390 kg\n2.14  机器外形尺寸（长×宽×高）：131×120×138cm","ZJ2018064","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3338,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","外形尺寸（长×宽×高）：1410×1365×1420mm，揉桶直径：Φ550 mm，揉桶高度：400 mm，揉盘内径：950mm,棱骨（内棱骨/外棱骨）：5/15根，揉桶回转速度：40-50 r/min，、整机重量：427kg,加压装置：单柱丝杆式，电机功率：2.2KW","T202033330183","2025-12-28","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3339,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:650cm","结构型式：盘式；传动型式：皮带+齿轮箱传动；双柱丝杆加压；人工控制；揉桶直径：650cm；揉桶高度：500mm；揉盘内径：1107mm；内棱骨：8根，外棱骨：18根；配套功率：4kw；揉桶回转转速：44±5r/min;","T202033330353","2026-03-04","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3341,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","ZY-6CRT-65B","揉桶直径:65cm","结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：650mm；揉桶高度：480mm；棱骨数量（内棱骨）：5根；棱骨数量（外棱骨）：18根；配套动力功率：3.0kW；揉桶回转转速：46±10r/min","闽2019010","2023-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3342,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-65B","揉桶直径:65cm","加压型式：双臂丝杆加压\n揉桶高度：470mm\n揉盘内径：1100mm\n揉桶直径：65cm","T202035350002","2025-11-18","3.0","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3344,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:650cm","外形尺寸（长×宽×高）：1750×1400×1580mm，揉桶（外径×高度）：650×450mm，电机功率：4.0kW，整机质量：680kg","T202033330273","2025-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3345,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州市高昱机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-75","揉桶直径:75cm","揉盘直径750mm、揉盘内径1310mm、内凌骨6根、外凌骨20根、功率5.5KW","T202033330274","2025-12-28","5.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3346,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州市绿峰工贸有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:65cm","结构型式：盘式；传动形式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：650（mm）；揉桶高度：500（mm）；揉盘内径：1124（mm）；内棱骨:5（根）；外棱骨:18（根）；配套动力功率：4.0（kw）；揉桶回转转速：44±2（r/min）。","T201933330044","2024-10-22","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3347,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:650cm","结构型式:盘式;揉筒直径:65cm;揉桶高度:490mm;传动型式:皮带+齿轮箱;加压型式:双柱丝杆式加压;控制方式:人工控制;电动机功率:4kW;棱骨数量:内棱骨:5根/外棱骨:18根.","T202033330028","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3349,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:65cm","揉筒直径：65cm,电机功率：4.0kw;外形尺寸：1650×1370×1635mm；揉桶外径：￠650mm;揉桶高度：460mm;揉盘内径:1100mm；结构形式：盘式；传动形式：皮带传动；加压形式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶回转速度：50±5r/min;整机质量：727kg；棱骨数量：外棱骨18根、内棱骨5根。","T202033330238","2025-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3350,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65S","揉桶直径:650cm","1、产品型号：6CR-65S型\n2、型式 ：单动式\n3、揉桶外径：65cm\n4、转臂偏心距：25cm\n5、揉桶运转速度 ：42～46r/min\n6、齿轮减速比：13\n7、配用电动机\n   型号 ： Y112M-4\n   功率：4Kw\n   转速：1440 r/min\n   电压：20/380V\n8、揉桶容叶量（杀青时）： 60kg\n9、生产能力： ≥100 kg/h\n10、外形尺寸（长×宽×高）：196.2×179.5×165.1cm\n11、整机质量 ：1188kg","ZJ2017010","2021-12-31","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3352,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江绿峰机械有限公司","茶叶揉捻机组","6CRK-65-4","揉桶直径:650cm","结构形式：圆盘式；传动形式：皮带传动+齿轮减速箱传动；加压形式：程序控制加压；控制方式：程序控制；揉桶直径：650（mm）；揉桶高度：580（mm）；棱骨数量：内棱骨5（根），外棱骨18（根）；配套动力功率：4×4（KW）；揉桶回转转速：42-45（r/min）；揉桶数量：4（个）。","ZJ2018084","2023-12-31","16","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3353,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:65cm","外形尺寸（长×宽×高）：1630×1400×1630mm，揉桶外径：Φ650 mm，揉桶高度：500 mm，揉盘内径：1100mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：5/16根，揉桶回转速度：45±5 r/min，、整机重量：690kg,加压装置：双柱丝杆式，电机功率：4kw","ZJ2016091","2021-12-31","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3354,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-75","揉桶直径:75cm","揉桶直径：Φ750 mm，揉桶高度：570mm，揉桶内径：1310mm，棱骨（内棱骨）：6根，揉桶回转速度：55±5 r/min，功率：5.5KW；结构型式：盘式；传动形式：齿轮减速箱传动（减速箱到主运转筒）皮带传动（电机到减速箱）；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制","T201933330148","2025-03-30","5.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3355,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶辉干机","6CHG-401","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸：1105mmx765mmx1063mm；风机转速：2800r/min；电加热；滚筒尺寸：400mm；滚筒或炒锅工作转速：0~44r/min；控制方式：非全自动。","T202033330355","2026-03-04","4.94","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3357,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶烘焙提香机","6CHZ-9D","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：旋转式；外形尺寸：1185mmx1100mmx2110mm;风机转速：1400r/min；有效摊叶（干燥）面积：8.86㎡；烘盘规格：840mm；烘盘数量：16个；","T202033330356","2026-03-04","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3358,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-90","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","规格型号：6CCT-90茶叶炒干机；结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：2160×1280×1740mm；风机转速：1400r/min；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅直径：φ90cm； 滚筒，炒锅或炒手工作转速：10～32r/min；控制方式/非全自动生产率≥18kg/h","T202151510042","2026-07-12","25.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3360,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶炒干机","6CCT-80D","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；滚筒直径：Ф80cm；加热方式：电；控制方式：非全自动。","T202034539","2025-11-30","21.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3361,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","衢州市绿峰工贸有限公司","瓶式炒干机","6CCP-120","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：2110×1500×2000（mm）；滚筒直径：1200（mm）；滚筒转速：0-26（r/min）；生产率：≥16（kg/h）。","T201933330045","2024-10-22","48","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3362,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；加热方式：生物质颗粒；控制方式：非全自动。","T202133330073","2026-10-25","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3363,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州民盛机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-10001","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:扁形茶炒制机 ","规格型号：6CCB-10001；结构型式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：1560×660×785mm；加热方式：电加热；电加热功率:6.6kW；电动机功率:0.85kW；炒手工作转速：25～35r/min；槽锅数量：1槽；槽锅规格（长×宽）：1000×480mm；控制方式：非全自动；生产率：≥0.5kg/h。","T202033330019","2025-08-02","7.45","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3365,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州民盛机械有限公司","茶叶辉锅机","6CH-452","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","规格型号：6CH-452；结构型式：圆锅式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：1405×650×850mm；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径：240×450mm；滚筒或炒锅工作转速：0～135r/min；控制方式：非全自动。","T202133330032","2026-07-26","6.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3366,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州民盛机械有限公司","名茶煇锅提香机","6CM-400","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","规格型号：6CM-400；结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：920×700×890mm；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径：40cm；滚筒、炒锅或炒手工作转速：0～55r/min，控制方式：非全自动；生产率：≥3.0kg/h。","T201933330214","2025-03-30","3.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3368,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-8001","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:扁形茶炒制机 ","外形尺寸(长×宽×高):1350*670*780MM、槽锅尺寸(长×宽×深):800*470*190MM、槽锅数量:1槽、主电动机功率/电压:0.75KW/220V、电加热功率/电压:4.4KW/220V、总质量:120KG.","ZJ2017047","2021-12-31","5.15","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3369,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-981","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:扁形茶炒制机 ","外形尺寸(长×宽×高):1480*730*800MM、槽锅尺寸(长×宽×深):980×510MM、槽锅数量:1槽、电动机功率/电压:0.75KW/220V、电加热功率/电压:6KW/220V、总质量:143KG.","T201933330178","2025-03-30","6.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3371,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-110D","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2110*1440*2050；风机转速：1450r/min；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径：110cm（滚筒直径）；滚筒、炒锅或炒手工作转速：10-36r/min（滚筒）；控制方式：非全自动；生产率≥50kg/h","T202151510064","2026-08-22","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3372,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-130","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；加热热源：柴煤；滚筒直径：φ1300mm；滚筒长度：1860mm；配套动力功率：2.2kw-3kw；滚筒转速：10-32r/min","川L17539（产品3）","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3373,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-130Q","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2460*1620*2180；风机转速：1450r/min；加热方式：燃气式；滚筒直径或炒锅口径：130cm；滚筒、炒锅或炒手工作转速：10-32r/min；控制方式：非全自动；生产率≥120kg/h","T202051510081","2025-11-24","3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3374,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-150B","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；加热热源：柴煤式；滚筒直径：φ1500mm；滚筒长度：2100mm；配套功率：4.0kW；滚筒转速：20-40r/min","川L17020","2021-12-31","4","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3376,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-150Q","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2900*1850*2530；风机转速：1450r/min；加热方式：燃气式；滚筒直径或炒锅口径：150cm；滚筒、炒锅或炒手工作转速：20-40r/min；控制方式：非全自动；生产率≥200kg/h","T202051510080","2025-11-24","4","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3377,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-80","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；加热热源：电加热；滚筒直径：φ800mm；滚筒长度：1620mm；配套动力功率：1.1kw；滚筒转速：10-40r/min","川L17539（产品1）","2021-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3379,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶炒干机","6CCT-120","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","非全自动茶叶炒干机,滚筒直径：Φ1200mm；结构型式：滚筒式；加热方式：柴、煤；滚筒工作转速：16-24r/min；控制方式：非全自动；生产率：25-60kg/h；电动机功率：1.1KW/380V；外形尺寸：2365×1200×1370mm;机具质量：335kg;筒体长度：1600mm。","T202033330235","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3380,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","新昌县恒洋机械有限公司","煇锅机","6CH-452","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：圆锅式：外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×680×770:加热方式：电加热：滚筒直径或炒口直径（mm）：240×2，滚筒或炒锅工作转速r/min：80-140：控制方式：非全自动。","T202033330201","2026-03-04","4.87","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3381,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江春江茶叶机械有限公司","金属炉八角炒干机","6CBC-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","2.1  滚筒直径：110 cm；\n2.2  滚筒长度：158 cm；\n2.3  外形尺寸：265×135×210 cm；\n2.4  滚筒转速：29 r/min；\n2.5  生产能力：≥16 kg/h；\n2.6  电动机功率：1.1/380 kW/v；\n2.7  加热方式：煤加热；\n2.8  炉体结构：金属炉、砖砌炉；\n2.9  整机质量：1060 kg","ZJ2017014","2021-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3382,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-100","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:扁形茶炒制机 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：1490×675×870；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：：1000×520×198；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：255mm；电动机功率：0.9kW；电加热功率：6.0kW；加热源形式：电加热；总质量：170kg","ZJ2018060","2022-12-31","6.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3384,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-2.0A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：985×570×905；滚筒尺寸（直径×长度）mm：350×580；滚筒转速调节范围：30～50r/min；煇干温度：50～150℃；电动机功率：0.12；电加热功率：3.6kW；加热源形式：电加热；总质量：66","ZJ2017074","2021-12-31","3.72","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3385,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-3.0A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：1170×720×1118；滚筒尺寸（直径×长度）mm：475×760；滚筒转速调节范围：30～50r/min；煇干温度：50～150℃；电动机功率：0.12；电加热功率：4.2kW；加热源形式：电加热；总质量：88kg","ZJ2017073","2021-12-31","4.32","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3387,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCP-60","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）：1670×880×1350（mm）；滚筒直径：600（mm）；滚筒长度：1000（mm）；滚筒转速：0-28（r/min）；生产率：≥16（kg/h）；主电机功率：0.55（kW）；工作转速：30（r/min）；加热形式：电加热；电热功率：14（kW）；整机质量：500（kg）。","T201933330047","2024-10-22","14.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3388,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCP-80","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）：1780×1140×1950（mm）；筒体腰径：800（mm）；筒体长度：1760（mm）；转速调节范围：26-28（r/min）；主电机功率：0.75（kW）；加热源形式：煤加热；整机质量：800（kg）。","ZJ2018082","2022-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3390,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCTP-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）：1870×1360×2050（mm）；筒体腰径：1100（mm）；筒体长度：1400（mm）；转速调节范围：26-28（r/min）；主电机功率：1.1（kW）；加热源形式：煤加热；整机质量：1000（kg）。","ZJ2017110","2021-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3391,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCGQ-50","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）：1800×800×1000mm，炒锅直径：500 mm,电机功率/电压：0.55Kw/380v，电热功率/电压：7.6Kw/3800v，加热形式：电，整机重量：226 kg","ZJ2017120","2021-12-31","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3392,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCGQ-60","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：圆锅式，外形尺寸（长×宽×高）： 2110×890×1158 mm，风机转速： 2800r/min，滚筒直径或炒锅口径：600mm，滚筒或炒锅工作转速：（65～105）±5r/min，生产率：≥4.8kg/h,电机功率：1.1Kw.","T201933330041","2024-09-11","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3393,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）：1915×1350×2120mm，滚筒尺寸（腰径×长度）：1100×1560mm，转速调节范围：22-28r/min，电动机功率：1.1 Kw /380 v，加热源形式：煤加热，整机重量：1356 kg，碳钢筒体","T202033330185","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3395,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘焙机","6CH941Ⅰ","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸（长×宽×高）：2800×480×876mm，烘茶盘（直径×高:480×80 mm、总盘数：5个、摊放面积：0.9㎡），鼓风机功率/电压：1.65Kw/380v，整机重量：130kg","ZJ2017116","2021-12-31","1.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3396,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江银球机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-781","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:扁形茶炒制机 ","规格型号：6CCB-781,结构形式：长板式,外形尺寸（长×宽×高）:1235×650×785mm，加热方式：电加热，炒手工作转速：25～35r/min，槽锅数量：1个，槽锅规格（长×宽）780×470mm，控制方式：非全自动，生产率：≥0.35kg/h。","T201933330184","2025-03-30","5.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3398,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江银球机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-981","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:扁形茶炒制机 ","规格型号：6CCB-981,结构形势：长版式，外形尺寸（长×宽×高）1445×690×845mm，槽锅尺寸（长×宽）980×490mm，槽锅数量1槽，抄手工作转速25～32r/min,电动机功率:1.1kW，加热形式：电加热，加热功率:6.0kW,控制方式：非全自动，生产率：≥0.6kg/h，整机质量148kg。","T202133330118","2026-10-25","7.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3399,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江银球机械有限公司","茶叶滚筒辉锅机","6CMG-63A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","规格型号：6CMG-63A,结构形式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）875×610×1080mm，风机转速：2600r/min,滚筒直径或炒锅直径360mm，滚筒或炒锅工作转速：25～45次/min，电动机功率0.12kW，加热方式：电加热，电加热功率4.8kW,控制方式：非全自动，生产率：≥6kg/h，总质量95kg。","T202133330116","2026-10-25","4.92","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3400,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","浙江银球机械有限公司","茶叶滚筒辉锅机","6CMG-72","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","规格型号：6CMG-72,结构形式：滚筒式,外形尺寸（长×宽×高）1080×680×1060mm，加热方式：电加热，滚筒直径：520mm,滚筒转速：25～45r/min，控制方式：非全自动，生产率：≥6kg/h","T201933330183","2025-03-30","6.52","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3401,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-891ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","结构型式：长板式；外形尺寸：1427mmx820mmx1180mm；电加热；炒手转速：25~33r/min;槽锅数量：1槽；槽锅尺寸：890mmx480mm；全自动控制。","T202033330350","2026-03-04","5.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3403,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-78ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","规格型号：6CCB-78ZD；结构型式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：1340×850×1250mm；加热方式：电加热；电加热功率:6.0kW；主电动机功率:0.75kW；辅助电机功率：0.21kW；炒手工作转速：25～35r/min；槽锅数量：1槽；槽锅规格（长×宽）：780×480mm；控制方式：全自动；生产率：≥0.4kg/h；整机质量:160kg。","T202033330015","2025-08-02","6.96","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3404,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-90ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","规格型号：6CCB-90ZD；结构型式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：1460×880×1285mm；加热方式：电加热；电加热功率:6.6kW；主电动机功率:0.75kW；辅助电机功率：0.21kW；炒手工作转速：25～35r/min；槽锅数量：1槽；槽锅规格（长×宽）：900×480mm；控制方式：全自动；生产率：≥0.5kg/h。","T202033330016","2025-08-02","7.56","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3406,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","松阳县振跃茶叶机械有限公司","全自动智能扁形茶炒制机","6CCB-178ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","1.结构型式；长板式，2.外形尺寸（不含加热装置）；1000X800X1200mm，3.风机转速；r/min，4.加热方式；电加热，5.炒手工作转速；30r/min，6.槽锅数量；1槽，7.槽锅规格；780X465mm，8.控制方式；全自动，9.生产率；≥0.4kg/h","T202033330239","2025-12-28","5.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3407,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-130","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","茶叶炒干机整机功率32千瓦（可调），台时产量50-100kg/h,整机重量600kg,外形尺寸长2000宽1680高2000毫米。","鄂2020418","2025-12-23","30","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3409,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-1001ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","结构形式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1495×910×1300；槽锅规格（长×宽）mm：1000×545；槽锅数量：1个；炒手转速：29-32r/min；加热方式：电加热；控制方式：全自动；生产率：≥0.5kg/h","T202033330022","2025-08-02","7.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3410,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-1001ZDA","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","结构形式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1495×910×1300；槽锅规格（长×宽）mm：1000×500；槽锅数量：1个；炒手转速：29-32r/min；加热方式：电加热；控制方式：全自动；生产率：≥0.5kg/h","T202033330021","2025-08-02","6.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3411,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-100ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸（长×宽×高）mm：1490×900×1310；槽锅尺寸（长×宽×深）mm：1000×520×198；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：255mm；主电机功率：0.9kW；电加热功率：6.0kW；加热形式：电加热；下料形式：自动称重下料；炒制程序：智能控制系统；总质量：207kg","ZJ2018061","2022-12-31","6.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3412,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-84ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","结构形式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×900×1240；槽锅规格（长×宽）mm：840×485；槽锅数量：1个；炒手转速：29-32r/min；加热方式：电加热；控制方式：全自动；生产率：≥0.35kg/h","T201933330171","2025-03-30","6.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3414,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能扁形茶炒制机","6CCB-801ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸（长宽高mm）：1250*850*1200；槽锅尺寸（长宽深mm）：780*460*225；槽锅数量（槽）：1；炒手回转半径：230MM；炒手转速27-35rmin;电动机功率电压：0.75/220Kw/V；加热源形式：电加热；电加热功率电压：5.0/220Kw/V;整机质量：150KG","ZJ2018087","2022-12-31","5.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3415,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-891ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸（长*宽*高）mm:1120*800*1180；槽锅尺寸（长*宽*高）mm：890*480*190；槽锅数量：1槽；炒手转数（空负荷）r/min：25~35；炒手回转半径mm：230；电动机功率KW：0.75；电加热功率KW：5.0；加热源形式：电加热；总质量KG：180；","ZJ2017140","2021-12-31","5.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3417,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能扁形茶炒制机","6CCB-981ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸（长*宽*高）MM：1520*850*1220；槽锅尺寸（长*宽*深）MM：980*450*235；槽锅数量：1槽；炒手回转半径：240MM；电动机功率：0.75KW；炒手转速：27~35r/min；电加热功率：6.0KW；加热源形式：电加热；整机质量：180KG","T202033330009","2025-08-02","6.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3418,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江银球机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-781ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸（长×宽×高）1240×850×1250mm，槽锅尺寸（长×宽×深）780×470×190mm，槽锅数量1槽，炒手回转半径230mm，主电动机功率0.75kW，电加热功率5.0kW,输送+匀叶电机功率0.01kW,下料电机功率0.025kW,洒油电机功率0.004kW，开门电机功率0.025kW,顶锅电机功率0.08kW,加热方式：电加热，下料形式：自动称重下料，炒制程序：智能控制系统，总质量148kg","ZJ2018058","2022-12-31","5.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3419,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江银球机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-861ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","规格型号：6CCB-861ZD,结构形式：长板式,外形尺寸（长×宽×高）:1320×900×1250mm，加热方式：电加热，炒手工作转速：25～35r/min，槽锅数量：1个，槽锅规格（长×宽）860×470mm，控制方式：全自动，生产率：≥0.35kg/h。","T201933330186","2025-03-30","6.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3420,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江银球机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-981ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸（长×宽×高）1450×890×1280mm，槽锅尺寸（长×宽×深）980×490×195mm，槽锅数量1槽，炒手回转半径240mm，主电动机功率1.1kW，电加热功率6.0kW,输送+匀叶电机功率0.01kW,下料电机功率0.025kW,洒油电机功率0.004kW，开门电机功率0.025kW,顶锅电机功率0.08kW,加热源形式：电加热，下料形式：自动称重下料，炒制程序：智能控制系统，总质量178kg","ZJ2018059","2022-12-31","7.25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3422,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","智能全自动扁形茶炒制机","6CCB-903ZD","全自动控制作业:是 ;3、4锅(槽):3锅(槽) ","规格型号：6CCB-903ZD；结构型式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：2035×1460×1450mm；加热方式：电加热；电加热功率:6.6kW×3；主电动机功率:0.75kW×3；辅助电机功率：0.46kW；炒手工作转速：25～35r/min；槽锅数量：3槽；槽锅规格（长×宽）：900×480mm；控制方式：全自动；生产率：≥1.0kg/h。","T202033330018","2025-08-02","22.51","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3423,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-1003ZD","全自动控制作业:是 ;3、4锅(槽):3锅(槽) ","结构形式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）mm：2230×1490×1350；槽锅规格（长×宽）mm：1000×550；槽锅数量：3个；炒手转速：29-32r/min；加热方式：电加热；控制方式：全自动；生产率：≥1.2kg/h","T202033330179","2025-12-28","20.7","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3425,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建安溪住佑茶叶机械有限公司","茶叶烘焙机","ZY-6CHZ-9","烘干面积:9m²;百叶式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）1180mm×1100mm×2170mm\n风机电动机额定功率：0.55kW；风机电动机额定转速：1400r/min；风机电动机额定电压：220V；加热元件组数：3组；加热元件总功率：13.5kW；干燥层数：16层；总有效摊叶面积：9m2","闽2019002","2023-12-31","13.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[3426,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下百叶式茶叶烘干机","广州市冠盈科技有限公司","茶叶烘焙机","6CH-2","烘干面积:2.08m²;百叶式:是 ","厢式结构，外形尺寸 φ530×700mm（不含加热装置），整机质量23.5kg，有效摊叶（干燥）面积2.12 m2，烘盘数量10个。\n烘盘托架驱动电机功率160W，加热元件功率3000W、数量2件。","T202044440007","2025-02-13","","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3428,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","远红外茶叶烘干机","6CHC-1.3B","烘干面积:1.3m²;连续自动式:是 ","结构型式：振动输送式；传动型式：皮带+偏心轮连杆机构；外形尺寸（长*宽*高）mm：5200*900*1100；烘板型式：/；曳引链型式：/；风机型式：离心式；风机功率kW：0.15；有效干燥（摊叶）面积㎡：1.3","川L17520","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3429,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CHM-3","烘干面积:3m²;连续自动式:是 ","1、有效烘干面积：3 \n2、烘箱烘叶层：2组4层\n3、烘板数量：128块\n4、干燥室进口风温：90～120℃\n5、干燥室进口风量：～6000N /h\n6、烘干机主机配置电机：0.75kW\n7、烘干机主机外形尺寸（长×宽×高）：350×90×147cm\n8、配置的热源可按用户需求分别选用：\n热风炉型号：6CZP-15型\n电热箱：48kW\n9、烘干机最大脱水能力：24kg/h\n10、茶叶台时产量：≥15kg/h\n11、全程烘焙时间4～12分钟","ZJ2017019","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3430,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-6","烘干面积:6m²;连续自动式:是 ","结构形式：自动连续链条烘板式；外形尺寸（长×宽×高）：4500×2000×1850（mm）；风机转速：2900（r/min）；有效摊叶面积：6.0（㎡）；烘板层数：4（层）；匀叶轮工作宽度：985（mm）；每层烘板有效烘干长度：1460/1610/1610/1610（mm）；生产率：≥45kg/h；电机功率：1.1（kW）；使用燃料：煤；整机质量：2200（kg）。","T201933330049","2024-10-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3431,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHW-4","烘干面积:4m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续网带式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：4000×900×1900（mm）；风机转速：2900（r/min）；有效摊叶（干燥）面积：4（㎡）；匀叶轮工作宽度：570（mm）；烘板层数：3（层）；每层网页有效烘干长度：2800/1840/2170（mm）；生产率：≥15（kg/h）。","T202033330044","2025-08-02","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3433,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-3","烘干面积:3.45m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式，外形尺寸(长×宽×高mm):2900×790×1500，风机转速：2900r/min，有效摊叶（干燥）面积(㎡):3.45，匀叶轮工作宽度（mm）:600,烘板或网页层数:4层，每层烘板或网页有效烘干长度（mm）：1530,电机功率(kW):0.55，生产率（kg/h）≥15","T202033330186","2025-12-28","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3434,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-10","烘干面积:10.3m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；外形尺寸：4357mmx1360mmx1857mm；风机转速：2900r/min；有效摊叶（干燥）面积：10.3㎡；网带宽度：920mm;烘板层数：6层；每层烘板长度：1800mm，1800mm,1900mm，1900mm，1900mm,1900mm,1900mm。","T202033330358","2026-03-04","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3436,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHZ-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式（自动连续型）；有效摊叶（干燥面积）：10㎡；外形尺寸（长×宽×高）：564×171.2×174cm；烘板层数：4层；匀叶轮工作宽度：88cm 。","T201933330008","2024-08-01","7.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3437,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHZ-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式（自动连续型）；有效摊叶（干燥面积）：20㎡；外形尺寸（长×宽×高）：595×196.7×210cm；烘板层数：6层；匀叶轮工作宽度：113.5cm。","T201933330009","2024-08-01","10.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3438,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHZ-30","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式；有效摊叶(干燥面积):30m2；外形尺寸(长×宽×高):6840×2000×2400cm；烘板层数:8层;匀叶轮工作宽度:114cm。","T202033330037","2025-08-02","7.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3439,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；有效摊叶（干燥）面积：20m²。","T202133330074","2026-10-25","10.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3441,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-30","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式；传动型式：链条传动；外形尺寸（长*宽*高）mm：6830*2000*2600；烘板型式：孔板式（百叶板）；曳引链型式：六角轮滚柱式；风机型式：离心式；风机功率kW：11；有效干燥（摊叶）面积㎡：30","川L17538（产品2）","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3442,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶动态烘干机","6CHT-100","烘干面积:20.4m²;连续自动式:是 ","结构型式：滚筒式(连续式作业)；加热型式：热风加热；外形尺寸（长×宽×高）mm：7300×1300×1700；滚筒直径mm：1050；滚筒长度mm：6200；滚筒转速r/min：0～60（可调）；滚筒电机功率Kw：1.5；滚筒电机转速r/min：1250（可调）；燃料：燃煤、天然气；有效干燥面积㎡：20.4；热风炉：RFL-120柴煤式金属热风炉；喂料机：6CUY-600茶叶提升机；茶叶输送机：6CUZL-500茶叶振动冷却输送机。","川L16511","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3444,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","连续自动式茶叶烘干机，烘干面积：20㎡,结构形式：自动连续烘板式；主电机功率;7.75kw;外形尺寸:8900×2120×2000mm; 有效摊叶面积:20㎡;整机质量:2000kg；匹配热风炉型号:FP-100;","江西省2018第001号","2022-12-31","7.75","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[3445,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","整机功率80千瓦，台时产量150-200公斤/小时，整机重量2000公斤，外形尺寸长6000毫米宽1600毫米高2000毫米。","鄂2019313","2024-07-17","80","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3447,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","有效烘干面积：10 \n烘箱烘叶层： 4层\n烘板数量：158块\n烘干机主机配套电机：1.5kW\n烘干机主机外形尺寸（长×宽×高）：480×128×155cm\n配置热源类别燃煤炉型号：FP-10型\n燃油（汽）热风炉：YL-30\n茶叶台时产量：≥50 kg/h\n整机质量： 1330kg","T202033330214","2025-12-28","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3448,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-16","烘干面积:15.8m²;连续自动式:是 ","2.0 产品型号 6CH－16型\n2.1有效烘干面积：15.8 \n2.2烘箱烘叶层：3组/6层\n2.3烘板数量：242块\n2.4干燥室进口风温：90～120℃\n2.5干燥室进口风量：～8000N /h\n2.6烘干机主机配套电机：1.1kW\n2.7烘干机主机外形尺寸（长×宽×高）：530×188×190cm\n2.8配置热源类别燃煤炉和生物质炉型号：FP14Ⅲ\n燃油热风炉：YL-130\n蒸汽换热器：FQ130\n2.9烘干机最大脱水能力：128kg/h\n2.10茶叶台时产量：≥80kg/h\n2.11全程烘干时间6.5～26分钟\n2.12整机质量：1730 kg","ZJ2018066","2022-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3449,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20.4m²;连续自动式:是 ","1、有效烘干面积：20.4 \n2、烘箱烘叶层：3组6层\n3、烘板数量：260块\n4、干燥室进口风温：90～120℃\n5、干燥室进口风量：7000～10000N /h\n6、烘干机主机配置电机：1.5KW\n7、烘干机主机外形尺寸（长×宽×高）：621x143x205（cm）\n8、配置热源类别可按用户需求分别选用：\n燃煤炉型号：FP14Ⅲ\n燃油热风炉：YL-130\n蒸汽换热器：FQ130\n9、烘干机最大脱水能力：160 Kg/h\n10、茶叶台时产量：≥110Kg/h\n11、全程烘干时间：6.5～26分钟\n12、整机质量：1880kg","ZJ2017020","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3450,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20Q","烘干面积:20.4m²;连续自动式:是 ","1、有效烘干面积：20.4 \n2、烘箱烘叶层：3组6层\n3、烘板数量：260块\n4、干燥室进口风温：90～120℃\n5、干燥室进口风量：7000～10000N /h\n6、烘干机主机配置电机：1.5KW\n7、烘干机主机外形尺寸（长×宽×高）：621x143x205（cm）\n8、配置热源类别可按用户需求分别选用：\n蒸汽换热器：FQ130\n9、烘干机最大脱水能力：160 Kg/h\n10、茶叶台时产量：≥110Kg/h\n11、全程烘干时间：6.5～26分钟\n12、整机质量：1880kg","ZJ2018068","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3452,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：5240×2120×2000（mm）；风机转速：2900（r/min）；有效摊叶（干燥）面积：20(㎡)；匀叶轮工作宽度：1080（mm）；烘板层数：6（层）；每层烘板有效烘干长度：2700/2740/3110/3110/3110/3110（mm）；生产率：≥80（kg/h）。","T202033330042","2025-08-02","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3453,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江绿峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动链板式；传动型式：曳引链；外形尺寸（长×宽×高）：4800×1420×1730（mm）；烘板型式：搭叠式；有效干燥（摊叶）面积：10(㎡)；烘板层数：4（层）；电机功率：1.1（kW）；风机功率：3（kW）；加热源形式：煤（柴）；整机质量：2500（kg）。","ZJ2018081","2022-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3455,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘干机","6CHB-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：6708×1774×2100mm；结构型式：自动链板式；烘板层数：6层；配套功率：1.1KW；整机质量：2066kg；有效摊叶面积：20㎡","T202033330180","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3456,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1160D","槽锅面积:0.56m²","结构型式:间歇式；加热型式:电加热；电加热功率:11kW；往复运转电机功率:0.55kW；锅槽面积:0.56m2；槽锅槽数:11槽。","T202033330033","2025-08-02","11.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3457,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-860D","槽锅面积:0.58m²","结构型式：间歇式；加热型式：电加热；锅槽面积：0.58m²。","T202133330097","2026-10-25","11.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3458,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","衢州市华麟机械有限公司","茶叶理条机","6CL-1160","槽锅面积:0.57m²","作业形式：间歇式，加热型式：电加热，电加热功率：10.8kW，往复运转电机功率：0.55kW,槽锅面积：0.57 m²；锅槽长度：600mm,槽锅槽数：11槽，槽锅锅体尺寸：950x600mm,往复运转频次：150~230次/min。","T202033330268","2025-12-28","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3460,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","嵊州民盛机械有限公司","名茶杀青理条机","6CMS-445/9","槽锅面积:0.515m²","型号名称 / 6CMS-445/9名茶杀青理条机，作业形式（连续式、间歇式）： 间歇式，加热型式 ： 电加热，电加热功率（电加热适用）： 20 kW，往复运转电机功率：0.75 kW， 槽锅面积：0.515㎡，锅槽长度： 445 mm，槽锅槽数： 9 槽，槽锅锅体尺寸（长×宽）： 1156×445mm ，往复运转频次： 130～150 次/min。","T201933330069","2024-10-22","20.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3461,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","嵊州民盛机械有限公司","智能全自动名茶杀青理条机","6CMS-585/11ZD","槽锅面积:0.76m²","型号名称：6CMS-585/11ZD智能全自动名茶杀青理条机，作业形式（连续式、间歇式）：间歇式，加热型式：电加热，电加热功率（电加热适用）：24kW，往复运转电机功率：1.1kW，槽锅面积：0.76㎡，锅槽长度：585mm，槽锅槽数：11槽，\n槽锅锅体尺寸（长×宽）：1300×585mm，往复运转频次：125～170次/min。","T201933330071","2024-10-22","25.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3463,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","嵊州民盛机械有限公司","智能型茶叶杀青理条机","6CSL-445/10Z","槽锅面积:0.525m²","型号名称：6CSL-445/10Z智能型茶叶杀青理条机；作业形式（连续式、间歇式）：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率（电加热适用）：20kW；往复运转电机功率：0.75kW；槽锅面积：0.525㎡；锅槽长度：445mm；槽锅槽数：10槽；槽锅锅体尺寸（长×宽）：485×1200mm；往复运转：125～170次/min。","T201933330212","2025-03-30","20.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3464,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","嵊州民盛机械有限公司","智能型茶叶杀青理条机","6CSL-585/11Z","槽锅面积:0.76m²","型号名称 ： 6CSL-585/11Z智能型茶叶杀青理条机，作业形式（连续式、间歇式）： 间歇式，加热型式 / 电加热，电加热功率（电加热适用）： 24kW，往复运转电机功率：1.1 kW，槽锅面积：0.76㎡，锅槽长度：585mm，槽锅槽数：11 槽，槽锅锅体尺寸（长×宽）：  1300×585mm，往复运转频次：125～170 次/min。","T201933330070","2024-10-22","25.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3466,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CLDZ-60-13","槽锅面积:0.663m²","外形尺寸(长×宽×高):2100*1200*1490MM、槽锅尺寸(长×宽×深):600*85*90MM、槽锅数量:13槽、主电动机功率/电压:0.75KW/220V、电加热功率/电压:15KW/220V、下料形式:自动称重下料、炒制程序:智能控制系统、总质量:350KG.","ZJ2017048","2021-12-31","15.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3467,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-12/60","槽锅面积:0.83m²","结构型式：锅槽式；作业型式：加热型式：电加热；加热功率：18kw；下料方式：人工下料；往复运转电机功率：1.1kw-1.5kw;槽锅面积：0.83㎡；锅槽长度：600mm;槽锅槽数：12；往复运转频次：120-220次/min；外形尺寸：2350mm*1020mm*940mm","川L18035","2022-12-31","19.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3468,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","松阳县振跃茶叶机械有限公司","多功能茶叶理条机","6CL-1560","槽锅面积:0.75m²","1.作业形式（连续式、间歇式）；间歇式，2.加热型式；电加热，3.电加热功率（电加热适用）；24kw，4.往复运转电机功率；1.1kw，5.槽锅面积；0.75㎡，6.锅槽长度；600mm，7.槽锅槽数；15槽，8槽锅锅体尺寸（长x宽）；1250x610,9.往运转频次；112~210次/min","T201933330169","2025-03-30","25.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3469,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","新昌县恒洋机械有限公司","全自动理条机","6CL-13/60ZD","槽锅面积:0.702m²","作业形式：间歇式：加热型式：电加热：电加热功率：21kW;往复运转电机功率：0.75kW:锅槽面积0.702㎡：锅槽长度：600mm：锅槽数量：13槽：锅槽锅体尺寸（长×宽）mm:1170×600；往复运转频次：100-180次/min","T202033330202","2026-03-04","21.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3471,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","浙江绿峰机械有限公司","名茶多用机","6CMD-60/8","槽锅面积:0.57m²","作业形式: 间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：18.0（kW）；往复运转电机功率: 0.75（kW）；锅槽面积：0.57（㎡）；锅槽长度：600（mm）；锅槽数量: 8（槽）；槽锅锅体尺寸（长×宽）: 950×600（mm）；往复运转频次：150-250次/min；外形尺寸（长×宽×高）: 1900×900×900（mm）；锅槽材质:不锈钢；整机质量: 260（kg）。","T201933330046","2024-10-22","18.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3472,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CL-610/13ZD","槽锅面积:0.70m²","规格型号：6CL-610/13ZD；外形尺寸（长*宽*高）MM：2100*1600*1180；槽锅尺寸（长*宽*高）MM：610*88.5*85；槽锅数量：13槽；槽锅投影面积：0.70M2；锅体往复次数：140~180次/Min；电动机功率：0.55KW；电加热功率：11KW；点加热源形式：电加热；整机质量：300Kg.","ZJ2017137","2021-12-31","11.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3474,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","浙江银球机械有限公司","自动茶叶理条机","6CLZD-60/13","槽锅面积:0.7m²","型号名称：6CLZD-60/13自动茶叶理条机，作业形式：间歇式，外形尺寸（长×宽×高）2100×1760×1300mm，槽锅锅体尺寸（长×宽）1140×600mm，锅槽长度：600mm,槽锅数量：13槽，槽锅面积：0.7㎡，往复运转频次：120～185次/min,单槽宽度：90mm，往复运转电机功率1.5kW,加热形式：电加热，电加热功率：16kW，理条作业程序:自动下料、自动控制作业，整机质量250kg。","T202133330117","2026-10-25","17.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3475,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-12/80","槽锅面积:1.1m²","型号名称:6CL-12/80茶叶理条机；结构形式:锅槽式；作业型式:间歇式；加热形式:电加热；加热功率:24kW；下料方式:人工下料；往复运转电机功率:0.75-1.1kW；槽锅面积:1.1m2；锅槽长度:800mm；槽锅槽数:12槽；往复运转频次:80-220次/min(可调)；外形尺寸:长2350mm×宽1180mm×高910mm","川L17017","2021-12-31","24.75","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3476,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-580","槽锅面积:1.232m²","型号名称:6CL-580茶叶理条机;结构形式:锅槽式;作业型式:间歇式;加热形式:电加热;加热功率:24kW;下料方式:人工下料;往复运转电机功率:1.1-1.5kW;槽锅面积:1.232m2;锅槽长度:800mm;槽锅槽数:5槽;往复运转频次:80-220次/min(可调);外形尺寸:长2570mm×宽1230mm×高1000mm","T202051510035","2025-07-01","25.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3477,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶理条机","6CL-1680D","槽锅面积:1.02m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：20kW；锅槽面积：1.02m²；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：16槽。","T202134340117","2026-06-28","20.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3479,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1280D","槽锅面积:1.1m²","结构型式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：25kW；往复运转电机功率：1.1kW；锅槽面积：1.1m2；槽锅槽数：12槽；外形尺寸（长×宽×高）：2400×1150×870mm。","ZJ2018094","2023-12-31","26.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3480,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1280Q","槽锅面积:1.14m²","结构型式：间歇式；锅槽面积：1.14m²；加热型式：燃气加热。","T202133330098","2026-10-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3482,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1680Q","槽锅面积:1.14m²","结构型式：间歇式；锅槽面积：1.14m²；加热型式：燃气加热。","T202133330098","2026-10-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3483,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1880D","槽锅面积:1.2m²","结构型式:间歇式；加热型式:电加热；电加热功率:25kW；往复运转电机功率:0.75kW；锅槽面积:1.2㎡；槽锅槽数:18槽。","T202033330035","2025-08-02","25.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3485,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州市华麟机械有限公司","茶叶理条机","6CL-1280","槽锅面积:1.1m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：27kW；往复运转电机功率：0.75kW；槽锅面积：1.1 m²；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：12槽；槽锅锅体尺寸：1375x800mm；往复运转频次：150~230次/min。","T202033330265","2025-12-28","27.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3486,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州市华麟机械有限公司","茶叶理条机","6CL-1680","槽锅面积:1.12m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：27kW，往复运转电机功率：0.75kW,槽锅面积：1.12 m²；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：16槽；槽锅锅体尺寸：1400x800mm；往复运转频次：150~230次/min。","T202033330267","2025-12-28","27.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3487,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1280D","槽锅面积:1.1m²","结构型式：间歇式；加热型式：电加热；槽锅面积：1.1m²；往复运转电机功率：1.1kW。","T202133330077","2026-10-25","31.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3488,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1680D","槽锅面积:1.2m²","结构型式：间歇式；加热型式：电加热；锅槽面积：1.2m²；往复运转电机功率：1.1kW。","T202133330078","2026-10-25","19.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3490,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","嵊州民盛机械有限公司","智能全自动名茶杀青理条机","6CMS-800/15ZD","槽锅面积:1.04m²","型号名称：6CMS-800/15ZD智能全自动名茶杀青理条机，作业形式（连续式、间歇式）：间歇式，加热型式：电加热，电加热功率（电加热适用）：27kW，往复运转电机功率：1.1kW，槽锅面积：1.04㎡，锅槽长度：800mm，槽锅槽数：15槽，槽锅锅体尺寸（长×宽）：1300×800mm，往复运转频次：125～170次/min。","T201933330074","2024-10-22","28.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3491,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","嵊州民盛机械有限公司","智能型茶叶杀青理条机","6CSL-800/11Z","槽锅面积:1.04m²","型号名称：6CSL-800/11Z；作业形式（连续式、间歇式）：间歇式；加热型式：液化气；往复运转电机功率：1.1kW；槽锅面积：1.04㎡；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：11槽；槽锅锅体尺寸（长×宽）：1300×800mm；往复运转频次：125～170次/min；单槽槽宽：118mm；燃气灶头型号名称：HD红外线催化燃烧器。","T202133330033","2026-07-26","1.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3493,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","松阳县振跃茶叶机械有限公司","多功能茶叶理条机","6CL-1580","槽锅面积:1.008m²","结构型式，间歇式。 加热型式，电加热。电加热功率， 27kw。下料方式，手动下料。往复运转电机功率，1.1kw。 槽 锅面积，1.008㎡。 锅槽尺寸（宽x长x深）84x800x86mm。 槽锅槽数，15槽。 往复运转速率，112~210,7档可调。 整机外观尺寸（长x宽x高）， 2180x1110x870mm","ZJ2018091","2023-12-31","28.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3494,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江春江茶叶机械有限公司","理条机","6CL-1680","槽锅面积:1.056m²","产品型号\t/\t6CL-1680\n外形尺寸（ 长×宽×高 ）\tmm\t2370×1860×1330\n槽锅尺寸（ 长×宽 ）\tmm\t800×1360\n槽数\t槽\t16\n槽锅面积\tm2\t1.056\n槽锅往复频率\tr/ min\t150～220\n主电动机功率/电压\tkW∕v\t0.75/ 380\n输送电机功率/电压\tkW∕v\t0.01∕220\n鼓风机功率/电压\tkW∕v\t0.12∕220\n鼓风机出风电热功率/电压\tkW∕v\t3.0/220（380）\n空压机功率/电压\tkW∕v\t0.55∕220\n电热功率/电压\tkW∕v\t         27.0 / 220 ( 380 )\n加热方式\t/\t电加热\n下料形式\t/\t自动下料\n理条程序\t/\t智能控制系统\n整机质量\tkg\t465\n理条叶含水率\t%\t≤39\n杀理条叶成条率\t%\t≥80\n碎茶率\t％\t≤3\n小时处理量\tkg（鲜叶）/ h\t≥15\n耗电量\tk W•h/ k（g 鲜叶）\t≤2.0","T202033330213","2025-12-28","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3495,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江绿峰机械有限公司","多槽式茶叶理条整形机","6CDCL-180","槽锅面积:1.2m²","结构形式: 往复式；外形尺寸（长×宽×高）: 2500×1600×1270（mm）；锅槽尺寸（长×宽×深）: 1800×85×70（mm）；锅槽数量: 8（槽）；锅槽面积：1.2（㎡）；锅槽材质:不锈钢；电机功率: 0.75（kW）；加热源形式:电加热；电热功率:18（kW）；整机质量: 400（kg）。","ZJ2017108","2021-12-31","18.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3496,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江绿峰机械有限公司","名优茶叶理条机","6CLZ-80","槽锅面积:1.08m²","结构形式：往复式；外形尺寸（长×宽×高）：2350×1200×1000（mm）；锅槽尺寸（长×宽×深）：800×75×80（mm）；锅槽数量：18（槽）；锅槽面积：1.08（㎡）；锅槽材质：不锈钢；电机功率：0.75（kW）；加热源形式：电加热；电热功率：18（kW）；整机质量：465（kg）。","ZJ2017109","2021-12-31","18.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3498,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CL-800/15ZD","槽锅面积:1.072m²","型号：6CL-800/15ZD；作业形式：间歇式；加热形式：电加热；电加热功率：27KW；往复运转电机功率：0.75KW；槽锅面积：1.072M2；槽锅长度：800MM；槽锅槽数：15槽；槽锅锅体尺寸（长）：1340MM；槽锅锅体尺寸（宽）：800；往复运转频次：150~220次/MIN。","T202033330320","2026-03-04","27.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3499,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CL-800/16ZD","槽锅面积:1.056m²","型号：6CL-800/16ZD；结构形式：间歇式；加热形式：电加热；电加热功率：27KW；外形尺寸（长*宽*高）MM：2350*1860*1330；下料方式：自动下料；往复运转电动功率:0.75KW；槽锅面积：1.056M2；槽锅长度：800MM；槽锅槽数：16槽；往复运转频次：150~220次/min","ZJ2017138","2021-12-31","27.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3501,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CL-900/20ZD","槽锅面积:1.53m²","型号：6CL-900/20ZD；作业形式：间歇式；加热形式：电加热；电加热功率：30KW；往复运转电机功率：0.75KW；槽锅面积：1.53M2；槽锅长度：900MM；槽锅槽数：20槽；槽锅锅体尺寸（长）：1700MM；槽锅锅体尺寸（宽）：900；往复运转频次：150~220次/MIN。","T202033330323","2026-03-04","30.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3502,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江上河茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CLQ-800/16ZD","槽锅面积:1.096m²","型号：6CLQ-800/16ZD；作业形式：间歇式；加热形式：燃气加热；电加热功率：/KW；往复运转电机功率：0.75KW；槽锅面积：1.096M2；槽锅长度：800MM；槽锅槽数：16槽；槽锅锅体尺寸（长）：1370MM；槽锅锅体尺寸（宽）：800；往复运转频次：150~220次/MIN。","T202033330321","2026-03-04","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3504,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶理条机","6CLZ-80/18","槽锅面积:1.18m²","作业形式（连续式、间歇式）：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率（电加热适用）：20KW；往复运转电机功率：0.75KW；槽锅面积：1.18㎡；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：18槽；槽锅锅体尺寸（长×宽）：1520×842mm；往复运转频次：（170～240）±10次/min","T201933330144","2025-03-30","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3505,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","淳安千岛湖浩宇生物科技有限公司","茶叶连续杀青理条机","6CLX-34012D","槽锅面积:3.759m²","作业形式：连续式；电加热；电加热功率：84kW;往复运转电机功率：0.75kW;槽锅面积：3.759㎡；槽锅长度：3408mm；槽锅数量：12槽；槽锅锅体尺寸:3408mmx1103mm；往复运转次数：10~230次/min.","T202033330349","2026-03-04","84.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3506,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶理条机","6CL-12160/16180D","槽锅面积:4.35m²","作业形式：连续式；加热型式：电加热；电加热功率：40kW；锅槽面积：4.35m²；锅槽长度：1600mm(上）1800mm（下）；槽锅槽数：12槽（上）16槽（下）。","T202134340118","2026-06-28","43","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3507,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-12340XD","槽锅面积:3.81m²","结构型式:连续式；加热型式:电加热；电加热功率:76kW；往复运转电机功率:1.5kW；锅槽面积:3.81m2；槽锅槽数:12槽。","T202033330034","2025-08-02","77.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3509,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶连续理条机","6CL-13/360X","槽锅面积:3.9m²","作业型式：连续式；加热型式：电加热；电加热功率：96kW；往复运电机功率；3kW；槽锅面积：3.9㎡；锅槽长度：3600mm；槽锅槽数：13槽；槽锅锅体尺寸（长x宽）mm：3600x1100；往复运转频率：120-190（可调）次/min；","T201951510005","2024-08-20","99","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3510,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","宜昌旺盛茶叶机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-15250X","槽锅面积:2.825m²","整机功率1.5千瓦，台时产量100-150公斤/小时，整机重量400公斤，外形尺寸长3000毫米宽1500毫米高1100毫米。","鄂2019305","2024-07-17","1.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3512,"农产品初加工机械","剥壳（去皮）机械","花生脱壳机","3t/h及以上花生脱壳机","河南瑞锋机械有限公司","花生去杂剥壳机","6BHZD-6000","生产率:6t/h;含自动上料、去杂设备:是 ","1去杂和剥壳组成；2随机销售总动力43.2kW（15+15+5.5+1.1+5.5+1.1各一台），其中去杂7.7kW，剥壳35.5kW；3效率≥6000kg/h；4机重2720kg；5Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ滚长1214mm；6Ⅰ、Ⅱ滚、Ⅲ滚Φ430mm，Ⅳ滚Φ260mm；7吨果耗电≤7kW•h/t；8尺寸3750×6300×3530（mm);9.破碎≤4%；10损失≤0.5%；11剥净≥98%；12含杂≤3%；13损伤≤3.5%","T202041410002","2025-03-30","43.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3513,"农产品初加工机械","剥壳（去皮）机械","花生脱壳机","3t/h及以上花生脱壳机","河南瑞锋机械有限公司","花生去杂剥壳机","6BHZF-4500D","生产率:4.5t/h;含自动上料、去杂设备:是 ","1去杂和剥壳组成；2随机销售总动力35.5kW（11+5.5+11+4+4各一台），其中去杂9.5kW，剥壳26kW；3效率≥4500kg/h；4机重2090kg；5Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ滚长1016mm；6Ⅰ、Ⅱ滚Φ383mm，Ⅲ滚Φ430mm，Ⅳ滚Φ260mm；7吨果耗电≤7.5kW•h/t；8尺寸3390×5330×3400（mm);9.破碎≤4%；10损失≤0.5%；11剥净≥98%；12含杂≤3%；13损伤≤3.5%","T202041410001","2025-03-30","35.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3514,"农产品初加工机械","剥壳（去皮）机械","花生脱壳机","3t/h及以上花生脱壳机","河南瑞锋机械有限公司","花生去杂剥壳机","6BHZF-6000A","生产率:6t/h;含自动上料、去杂设备:是 ","1去杂和剥壳组成；2随机销售总动力46.5kW（15+5.5+15+5.5+5.5各一台），其中去杂（含上料）11kW，剥壳35.5kW；3效率≥6000kg/h；4机重2700kg；5Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ滚长1334mm；6Ⅰ、Ⅱ、滚Φ433mm，Ⅲ滚Φ460mm，Ⅳ滚Φ260mm；7吨果耗电≤7.5kW•h/t；8尺寸3750×5025×3530（mm)；9.破碎≤4%；10损失≤0.5%；11剥净≥98%；12含杂≤3%；13损伤≤3.5%","T202141410051","2026-03-14","46.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3515,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","昆明鸿溪机电有限公司","农用汽油机直联离心泵","WP50","配套功率:4.2kW;含机座、底阀:是 ","配套动力机类型、型号：170F汽油机；配套动力机额定功率：4.2kW；转速：3600r/min；泵的结构形式：离心式；叶轮型式：闭式；","2017TJ306","2021-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3517,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","昆明鸿溪机电有限公司","农用汽油机直联离心泵","WP65-50","配套功率:4.2kW;含机座、底阀:是 ","配套动力机类型、型号：170F汽油机；配套动力机额定功率：4.2kW；转速：3600r/min；","2017TJ306","2021-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3518,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","昆明鸿溪机电有限公司","农用汽油机直联离心泵","WP80","配套功率:4.2kW;含机座、底阀:是 ","配套动力机类型、型号：170F汽油机；额定功率/转速：4.2/3600kW/（r/min）；泵的结构形式：离心式；叶轮型式：闭式；","2017TJ306","2021-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3520,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","重庆宏美科技有限公司","汽油机水泵","QGZ50-21-20","配套功率:4.02kW;含机座、底阀:是 ","配套动力机型号、类别HM170F/P风冷汽油机、配套功率4.02kW，规定转速：3600r/min，动力机排量（内燃机）：210mL，泵与动力机联接形式：共轴，泵的结构型式：自吸式，泵级数：单级，叶轮型式：半开式","T202050500369","2025-12-07","4.02","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3521,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","重庆腾龙盛世机电有限公司","汽油机水泵","QG65-20-35","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","配套动力型号:TL170F/P汽油机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二。进口公称直径（mm）： 65；出口公称直径（mm）：50；规定流量（ m³/h）：20；规定扬程（m）：35；泵与动力机联接形式： 共轴；泵的结构型式：非自吸式；泵级数：单级。","T202150500120","2026-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3523,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","重庆腾龙盛世机电有限公司","汽油机水泵","QGZ80-32-20","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","配套动力型号:TL170F/P汽油机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；排放阶段：国二。进口公称直径（mm）： 80；出口公称直径（mm）：80；规定流量（ m³/h）：32；规定扬程（m）：20；泵与动力机联接形式： 共轴；泵的结构型式：自吸式；泵级数：单级。","T202150500122","2026-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3524,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","重庆伟友动力机械有限公司","汽油机水泵","QG65-20-35","配套功率:4kW;含机座、底阀:是 ","进口直径：65mm，出口直径：50mm，规定流量：20m3/h，规定扬程：35m，规定转速：3600r/min，配套功率：4.0kW，动力机类型：170F/P型汽油机，整机质量：29kg.","渝2018195","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3525,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","重庆伊格斯机械有限公司","汽油机水泵","QG65-20-30E","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","型号名称:QG65-20-30E型汽油机水泵;配套功率:4.0KW;配套动力机型号:170F/P型汽油机,进口直径65MM,出口直径50MM;规定流量20M3/H;规定扬程30M;规定点转速3600R/MIN;泵质量:24KG;泵与动力连接形式:同轴直联式;泵的结构形式:非自吸式;叶轮形式:闭式.","渝2018182","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3526,"排灌机械","水泵","离心泵","3.8—5.5kW离心泵","重庆伊格斯机械有限公司","汽油机水泵","QGZ50-20-19E","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","型号名称:QGZ50-20-19E型汽油机水泵;配套功率:4.0KW;配套动力机型号:170F/P型汽油机,进口直径50MM,出口直径50MM;规定流量20M3/H;规定扬程19M;规定点转速3600R/MIN;泵质量是:23KG;泵与动力连接形式:同轴直联式;泵的结构形式:自吸式;叶轮形式:半开式.","渝2018183","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3528,"排灌机械","水泵","离心泵","5.5—22kW离心泵","昆明鸿溪机电有限公司","农用汽油机直联离心泵","WP100","配套功率:5.7kW;含机座、底阀:是 ","配套动力机类型、型号：177F汽油机；配套动力机额定功率：5.7kW；转速：3600r/min","2017TJ306","2021-12-31","5.7","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3529,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","台州市元晟水产养殖机械有限公司","小型潜水电泵","QY100-12-5.5","电机功率:5.5kW","型号：QY100-12-5.5  规定流量：100m³/h  规定扬程：12m  规定转速：2850r/min  额定功率：5.5kW  额定电压：380V  额定频率：50Hz  绝缘等级：E  相数：三相  叶轮型式：开式叶片式  出水口径：132mm  电泵质量：91kg  额定电流：11.2A    定子绕组联接型式： 三角形接法   定子绕组材料：漆包铜线","T202143430064","2026-04-05","5.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3531,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","台州市元晟水产养殖机械有限公司","污水污物潜水电泵","WQ50-10-4","电机功率:4.0kW","型号：WQ50-10-4  规定流量：50m³/h  规定扬程：10m  规定转速：2850r/min  额定功率：4kW  额定电压：380V  额定频率：50Hz  绝缘等级：E  相数：三相  叶轮型式：闭式  出水口径：100mm  电泵质量：60.8kg  额定电流：8.8A    定子绕组联接型式： 三角形接法   定子绕组材料：漆包铜线","T202143430067","2026-04-05","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3532,"排灌机械","水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","台州市元晟水产养殖机械有限公司","污水污物潜水电泵","WQ50-15-5.5","电机功率:5.5kW","型号：WQ50-15-5.5  规定流量：50m³/h  规定扬程：15m  规定转速：2850r/min  额定功率：5.5kW  额定电压：380V  额定频率：50Hz  绝缘等级：E  相数：三相  叶轮型式：闭式  出水口径：100mm  电泵质量：73.6kg  额定电流：11.2A    定子绕组联接型式： 三角形接法   定子绕组材料：漆包铜线","T202143430067","2026-04-05","5.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3533,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","台州市元晟水产养殖机械有限公司","小型潜水电泵","QY160-11-7.5","电机功率:7.5kW","型号：QY160-11-7.5  规定流量：160m³/h  规定扬程：11m  规定转速：2850r/min  额定功率：7.5kW  额定电压：380V  额定频率：50Hz  绝缘等级：E  相数：三相  叶轮型式：开式叶片式  出水口径：132mm  电泵质量：97kg  额定电流：16.2A    定子绕组联接型式： 三角形接法   定子绕组材料：漆包铜线","T202143430064","2026-04-05","7.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3534,"排灌机械","水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","台州市元晟水产养殖机械有限公司","污水污物潜水电泵","WQ140-7-7.5","电机功率:7.5kW","型号：WQ140-7-7.5  规定流量：140m³/h  规定扬程：7m  规定转速：2850r/min  额定功率：7.5kW  额定电压：380V  额定频率：50Hz  绝缘等级：E  相数：三相  叶轮型式：闭式  出水口径：135mm  电泵质量：105kg  额定电流：16.2A  定子绕组联接型式： 三角形接法  定子绕组材料：漆包铜线","T202143430066","2026-04-05","7.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3536,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5—37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ50-130-30","电机功率:30kW","型号名称：200QJ50-130-30；规定流量：50m³/h；规定扬程：130m；规定转速：2850r/min；额定功率：30kW；额定电压：380V；额定频率：50Hz；绝缘等级：聚乙烯型；相数：3；叶轮型式：闭式；出水口径：68mm；电泵质量：222.6kg；额定电流：65.4A；定子绕组联接型式：角接；定子绕组材料：聚乙烯","T202014140024","2025-08-16","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3537,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5—37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ50-78-18.5","电机功率:18.5kW","型号名称：200QJ50-78-18.5；规定流量：50m³/h；规定扬程：78m；规定转速：2850r/min；额定功率：18.5kW；额定电压：380V；额定频率：50Hz；绝缘等级：聚乙烯型；相数：3；叶轮型式：闭式；出水口径：68mm；电泵质量：145.5kg；额定电流：41.3A；定子绕组联接型式：角接；定子绕组材料：聚乙烯","T202014140024","2025-08-16","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3539,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","管径：50mm；卷管长度：180m；绞盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3950 mm×1550mm×1600mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：水涡轮调速板调速；绞盘水平转向角度（°）：0（固定）；绞盘卷线层数（层）：4；卷管材质：PE管；卷管壁厚（mm）：4.7；卷管长度（mm）：180000；喷头车型式：桁架式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：1200~1900；喷头车通过间隙（mm）：580；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：30喷头；喷射装置工作压力（MPa）：0.3~0.8；喷射装置流量（m³/h）：13~32；喷射装置射程（m）：10~26；配套水泵额定流量（ m³/h）：32；配套水泵扬程（m）：78；配套水泵额定功率（KW）：11；运输间隙（mm）：300。","黑垦鉴2018013","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3540,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP50-150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）(含喷头车、牵引装置)： 2870×1530×1650mm、绞盘回卷驱动方式：水涡轮、绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡、绞盘水平转向角度：0°、绞盘卷绕层数：4、卷管材质：PE、卷管外径：φ50mm、卷管壁厚：4.7mm、卷管长度：148m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1420～2000mm、喷头车通过间隙：470mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号： PY40、配套水泵额定流量：15～25 m3/h 、配套水泵扬程：55～78m、配套水泵额定功率：5.5～7.5KW、运输间隙：170mm","T202032320489","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3542,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏佳润喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","PE管规格：Φ50MM×160M；有效喷洒长度：≥180M；入机压力：0.35MPa-0.78MPa；入机流量：5.5m³/H-19.7m³/H","苏农机（2017）第（0020）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3543,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏科翔制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","型号名称：JP50-180型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）3100mm*1580mm*1500mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°；绞盘卷绕层数：5层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ50mm；卷管壁厚：4.7mm；卷管长度：160m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：900mm-1800mm；喷头车通过间隙：400mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC40；配套水泵额定流量：5.5m3/h-19.7m3/h；配套水泵扬程：50m-80m；配套水泵额定功率：5.5kw-11kw；运输间隙:210mm。","T202032320495","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3544,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏天水灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","型号名称：JP50/180型绞盘式喷灌机   外形尺寸（长×宽×号）：3400×1580×1500mm    绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡   绞盘水平转向角度：0（°）   绞盘卷绕层数：4   卷管材质：PE\n卷管外径：φ50mm    卷管壁厚：4.6mm   卷管长度：180m   喷头车型式：龙门架式    喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距：1000～2040mm   喷头车通过间隙：605mm    喷射装置型式：旋转式喷枪     喷射装置数量：1\n喷射装置型号：PYC30    配套水泵额定流量：5.5～9.7m³/h   配套水泵扬程：50～80m    配套水泵额定功率：7.5～11kw\n运输间隙：185mm","T202032320497","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3545,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","卷盘式喷灌机；有效喷洒长度≥150M;管径=50MM","苏农机（2017）第（0188）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3547,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","徐州大有灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50-150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","型号名称：JP50-150型卷盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）3100mm*1600mm*1500mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°；绞盘卷绕层数：4层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ50mm；卷管壁厚：5mm；卷管长度：148m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1000mm-2000mm；喷头车通过间隙：600mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC40；配套水泵额定流量：8.5m3/h-19.8m3/h；配套水泵扬程：52m-104m；配套水泵额定功率：7.5kw-9.2kw；运输间隙:210mm。","T202032320504","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3548,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","徐州泰丰泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:175m;绞盘式:是 ","型号名称：JP50/180型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）3100mm*1580mm*1500mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°；绞盘卷绕层数：4层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ50mm；卷管壁厚：4.7mm；卷管长度：175m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：840mm-1900mm；喷头车通过间隙：600mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC30；配套水泵额定流量：5.5m3/h-19.7m3/h；配套水泵扬程：52m-148m；配套水泵额定功率：5.5kw-15kw；运输间隙:210mm。","T202032320529","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3550,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","徐州振丰原喷灌设备有限公司","轻型卷盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","外形尺寸3400*1540*1500mm;卷管外径:Φ50mm;卷管长度:180m;喷头车轮距：1050-2450mm;喷头车通过间隙：600mm;配套水泵额定流量：5.5-20m3/h;配套水泵扬程：52-78m;运输间隙：200mm;","T202032320499","2025-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3551,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","大连艺洁灌溉机械有限公司","卷盘式绞盘喷灌机","8PJP-75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t8PJP-75/300型卷盘式绞盘喷灌机\n2\t结构型式\t/\t绞盘式\n3\t驱动机构型式\t/\t水涡轮\n4\t导向系统性型式\t/\t拖曳\n5\t绞盘架型式\t/\t盘式\n6\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3000×2000×3100\n7\t结构质量\tkg\t2100\n8\t入机压力\tMPa\t0.2～1.0\n9\t入机流量\tm³/h\t20～32\n10\t绞盘滚筒直径\tmm\t1800\n11\t绞盘滚筒宽度\tmm\t880\n12\t水量分布均匀系数\t/\t≥85%\n13\t喷头车结构型式\t/\t桁架式\n14\t喷头车轮胎规格\t/\t4.00-8\n15\t配水软管材质\t/\tPE\n16\t配水软管外径\tmm\t75\n17\t配水软管壁厚\tmm\t5.7\n18\t配水软管长度\tm\t300\n19\t喷头型式*\t/\t/\n20\t喷头型号*\t/\t/\n21\t喷头尺寸*\tmm\t/\n22\t喷头离地高度*\tmm\t/\n23\t喷枪型号*\t/\tPYC-50\n24\t喷枪喷嘴直径*\tmm\t16/18/20/22\n25\t喷枪离地高度*\tmm\t1650\n26\t绞盘\t回卷驱动方式\t/\t水涡轮\n\t\t回卷变速方式\t/\t四级齿轮变速\n\t\t水平转向角度\t°\t180\n\t\t卷绕层数\t层\t6\n27\t卷管\t材质\t/\tPE\n\t\t外径\tmm\t75\n\t\t壁厚\tmm\t5.7\n\t\t长度\tm\t300\n28\t喷头车\t型式\t/\t桁架式\n\t\t驱动方式\t/\tPE管牵引\n\t\t轮距\tmm\t1500～2300\n\t\t通过间隙\tmm\t510\n29\t喷射装置\t型式\t/\t垂直摇臂式\n\t\t数量\t个\t1\n\t\t型号\t/\tPYC-50\n30\t配套水泵\t额定流量\tm3/h\t32\n\t\t扬程\tm\t90\n\t\t额定功率\tkW\t7.5\n31\t运输间隙\tmm\t350","T20190606040","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3552,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","大连雨林灌溉设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75-85mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式（绞盘式）喷灌机\n外形尺寸：4100*1650*2500（mm）\t\t\n喷灌机入机压力：0.45~0.98（Mpa）\t\t\n配水软管长度：300（m）\t\t\n配水软管外径：75~85（mm）","黑垦鉴2016126","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3553,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","结构型式：绞盘式；驱动机构型式：水涡轮驱动；导向系统性型式：导向丝杠；绞盘架型式：固定式；外形尺寸（长×宽×高）：6000×2200×2800mm；结构质量：有水：2700；无水：1800kg；入机压力：0.3-1.0MPa；入机流量：13-42m³/h；绞盘滚筒直径：2050mm；绞盘滚筒宽度：1135mm；配水软管材质：PE管；配水软管外径：75mm；配水软管壁厚：6.8mm；配水软管长度：300m；喷枪型号*：PYC-50；喷枪喷嘴直径*：18,20,22,24mm；喷枪离地高度*：1300mm","T202113130594","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3555,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP75-400","管径:75mm;卷管长度:380m;绞盘式:是 ","结构型式：绞盘式；驱动机构型式：水涡轮驱动；导向系统性型式：导向丝杠；绞盘架型式：固定式；外形尺寸（长×宽×高）：6000×2200×3000mm；结构质量：有水：3000；无水：1900kg；入机压力：0.3-1.0MPa；入机流量：13-38m³/h；绞盘滚筒直径：2180mm；绞盘滚筒宽度：1115mm；配水软管材质：PE管；配水软管外径：75mm；配水软管壁厚：6.8mm；配水软管长度：380m；喷枪型号*：PYC-50；喷枪喷嘴直径*：18,20,22,24mm；喷枪离地高度*：1300mm","T202113130592","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3556,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP75-450","管径:75mm;卷管长度:450m;绞盘式:是 ","结构型式：绞盘式；驱动机构型式：水涡轮驱动；导向系统性型式：导向丝杠；绞盘架型式：固定式；外形尺寸（长×宽×高）：6200×2300×3000mm；结构质量：有水：3500；无水：2100kg；入机压力：0.4-1.0MPa；入机流量：13-38m³/h；绞盘滚筒直径：2235mm；绞盘滚筒宽度：1290mm；配水软管材质：PE管；配水软管外径：75mm；配水软管壁厚：6.8mm；配水软管长度：450m；喷枪型号*：PYC-50；喷枪喷嘴直径*：18,20,22,24mm；喷枪离地高度*：1300mm","T202113130593","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3558,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","黑龙江龙鑫节水科技有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","机构型式：I型，驱动机构型式：水涡轮动力驱动，导向系统型式：丝杠（导向杠PE管牵引喷头车移动），绞盘架型式：回转式，外形尺寸（长×宽×高）：5400×2010×2600mm，结构质量：1550kg，入机压力：0.40-0.80MPa，入机流量：11.4-38.3m³/h，绞盘滚筒直径：1250mm，绞盘滚筒宽度：1020mm，水量分布均匀系数：≥85%，喷头车结构型式：龙门架式，喷头车轮胎规格：145-70R12，配水软管材质：聚乙烯PE管，配水软管外径：75mm，配水软管壁厚6.5mm，配水软管长度：300m，喷枪型号：50PYC，喷枪喷嘴直径：16-22mm，喷枪离地高度：1800mm","T201923230257","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3559,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","黑龙江龙鑫节水科技有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","机构型式：I型，驱动机构型式：水涡轮动力驱动，导向系统型式：丝杠（导向杠PE管牵引喷头车移动），绞盘架型式：回转式，外形尺寸（长×宽×高）：5400×2100×3050mm，结构质量：1930kg，入机压力：0.40-0.80MPa，入机流量：11.4-38.3m³/h，绞盘滚筒直径：1250mm，绞盘滚筒宽度：1025mm，水量分布均匀系数：≥85%，喷头车结构型式：龙门架式，喷头车轮胎规格：145-70R12，配水软管材质：聚乙烯PE管，配水软管外径：75mm，配水软管壁厚6.5mm，配水软管长度：400m，喷枪型号：50PYC，喷枪喷嘴直径：16-22mm，喷枪离地高度：1800mm","T201923230258","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3561,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","PE管直径75mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）1930kg，结构尺寸3780×2000×3210mm，喷嘴直径16～22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量15～38m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0098）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3562,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-500","管径:75mm;卷管长度:500m;绞盘式:是 ","PE管直径75mm，有效喷洒长度520m，喷灌机质量（不含水）2280kg，结构尺寸4100×2380×3430mm，喷嘴直径16～22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量15～37m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0099）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3563,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏慧博灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","机构尺寸(长*宽*高)3490*1500*2620mm喷灌机质量1600kg配套动力15kwPE管直径Φ75mm有效喷洒长度≧300m喷嘴直径Φ14-26mm水涡轮型号:TX20入机压力0.45-1.00MPa入机流量:13.0-45.0m3/h组合喷洒均匀度CU≧85%喷头移动速度均匀性≦20%喷灌条带幅宽31.5-51.2mm组合喷洒强度≧6mm/h","苏农机（2017）第（0219）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3564,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏佳润喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","PE管规格：Φ75MM×270M；有效喷洒长度：≥300M；入机压力：0.55MPa-1.00MPa；入机流量：13.0m³/H-45.0m³/H；配水软管≥300m；","苏农机（2017）第（0021）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3566,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏天水灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75/300型绞盘式喷灌机     外形尺寸（长×宽×号）：5190×1800×2620mm    绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速    绞盘水平转向角度：0～270（°）     绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE   卷管外径：φ75mm    卷管壁厚：6.1mm、6.3mm、6.5mm、6.8mm     卷管长度：300m\n喷头车型式：龙门架式     喷头车驱动方式：牵引式    喷头车轮距：1320～2860mm     喷头车通过间隙：1140mm\n喷射装置型式：旋转式喷枪  喷射装置数量：1   喷射装置型号：PYC50    配套水泵额定流量：15～63m³/h\n配套水泵扬程：65～104m    配套水泵额定功率：9.2～15kw   运输间隙：280mm","T202032320498","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3567,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏旺达喷灌机有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式喷灌机 \n型 号 75-300 \nPE管直径×长度 mm×m 75×300 \n有效喷洒长度 300m \n喷头流量 14-34 m3/h\n入口压力 0.55-1.0 MPa\n喷嘴直径 16-22 mm \n机器重量（含水） 1950 kg \n机器重量（无水） 1300 kg\n高效水涡轮直联传动，极大的提高传动效率，减小能量损耗，对水泵出口压力要求降低。\n四档变速箱，8m-180m/h行走速率可以根据要求任意变换。满足各种作物和地形的灌溉需求。轻松实现水肥一体化喷灌要求。 \n新型内链驱动卷盘式喷灌机的技术优越性： ★采用原装意大利技术，内链驱动形式，相对传统皮带与链条传动，具有高传动比的特点，传动比越大，牵引力越大，则同样的外力，内链传动型消耗更小。 ★意大利原装进口四档变速箱，更加稳定可靠，4档变速箱，可自由选择喷头车及管道回卷速度 ★水涡轮带有内置旁路流量分配器，可调节开度大小而改变回卷速度，分快速与慢速。 ★采用不锈钢左右斜螺纹导向丝杆和导向螺母组成的导向丝杆转动系统，带有可调节的双向导轨，不锈钢材质，适应各种复杂气候，更加耐腐蚀、耐磨。 ★ 一体化成型底盘与旋转支撑架，结构更加紧凑、坚固，适合各种复杂的作业环境，底盘及支撑结构整体镀锌，卷筒采用金属漆喷涂，使用寿命更长。 ★配有保尔快速连接接头，实现快速连接 ★制动系统，可在管道全自动回收实现自动停车 ★管道防反转扳手装置，如果软管缠绕不均匀，则需要使用防反转装置来停止机器 ★数码显示管道收卷速度（此项为选装） ★通过手动曲柄（或手动液压泵）在洒水结束时提升喷头车 ★喷头车车轮高度可手动调节，适用不同喷灌高度 ★喷枪慢速返回，并配有一组喷嘴，可用于不同喷灌强度 ★采用两只液体压力表，一只在水涡轮处，可显示水涡轮损耗压力，另一只在喷头车处，可显示到喷头的工作压力 ★底盘及支撑结构整体镀锌，卷筒采用金属漆喷涂。","T202132320282","2026-10-07","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3569,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏旺达喷灌机有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","卷盘式喷灌机 \n型 号 75-400 \nPE管直径×长度 mm×m 75×400 \n有效喷洒长度 400m \n喷头流量 14-26 m3/h\n入口压力 0.55-1.0 MPa\n喷嘴直径 14-18 mm \n机器重量（含水） 2350 kg \n机器重量（无水） 1880 kg\n高效水涡轮直联传动，极大的提高传动效率，减小能量损耗，对水泵出口压力要求降低。\n四档变速箱，8m-180m/h行走速率可以根据要求任意变换。满足各种作物和地形的灌溉需求。轻松实现水肥一体化喷灌要求。 \n新型内链驱动卷盘式喷灌机的技术优越性： ★采用原装意大利技术，内链驱动形式，相对传统皮带与链条传动，具有高传动比的特点，传动比越大，牵引力越大，则同样的外力，内链传动型消耗更小。 ★意大利原装进口四档变速箱，更加稳定可靠，4档变速箱，可自由选择喷头车及管道回卷速度 ★水涡轮带有内置旁路流量分配器，可调节开度大小而改变回卷速度，分快速与慢速。 ★采用不锈钢左右斜螺纹导向丝杆和导向螺母组成的导向丝杆转动系统，带有可调节的双向导轨，不锈钢材质，适应各种复杂气候，更加耐腐蚀、耐磨。 ★ 一体化成型底盘与旋转支撑架，结构更加紧凑、坚固，适合各种复杂的作业环境，底盘及支撑结构整体镀锌，卷筒采用金属漆喷涂，使用寿命更长。 ★配有保尔快速连接接头，实现快速连接 ★制动系统，可在管道全自动回收实现自动停车 ★管道防反转扳手装置，如果软管缠绕不均匀，则需要使用防反转装置来停止机器 ★数码显示管道收卷速度（此项为选装） ★通过手动曲柄（或手动液压泵）在洒水结束时提升喷头车 ★喷头车车轮高度可手动调节，适用不同喷灌高度 ★喷枪慢速返回，并配有一组喷嘴，可用于不同喷灌强度 ★采用两只液体压力表，一只在水涡轮处，可显示水涡轮损耗压力，另一只在喷头车处，可显示到喷头的工作压力 ★底盘及支撑结构整体镀锌，卷筒采用金属漆喷涂。","T202132320284","2026-10-07","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3570,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式；有效喷洒长度≥300M；管径=75MM","苏农机（2017）第（0189）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3571,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏翔宇灌溉设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","PE管直径75mm，长度300m，有效喷洒长度320m，喷头流量13-38m³/h，入机压力5.5-10Bar，喷嘴直径14-20mm，总长度（包括喷头车）5190mm，最大轮距下的最大宽度2010mm，总高度2620mm，总长度（不含喷头车）3490mm，底盘轮距1500-1800mm，底盘轮胎/轮网7.00-9/5.00s，地面距300mm，高连接点460mm，喷头车距离1300-2800mm。","苏农机（2017）第（0217）号","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3572,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏鑫泰丰农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75/300型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）5190mm*1800mm*2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°-270°；绞盘卷绕层数：5层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ75mm；卷管壁厚：6.8mm；卷管长度：300m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1350mm-2950mm；喷头车通过间隙：1150mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC50；配套水泵额定流量：15.0m3/h-52.0m3/h；配套水泵扬程：65m-143m；配套水泵额定功率：7.5kw-22kw；运输间隙:260mm。","T202032320531","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3574,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","青州市隆科农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","8JP-75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷管外径mm75；\n\n外形尺寸（长×宽×高）mm4500×2030×2620；绞盘回卷驱动方式/水涡轮；绞盘回卷变速方式/变速箱；绞盘水平转向角度（º）20～320；绞盘卷绕层数/5；卷管材质/PE管；卷管壁厚mm6.8；卷管长度mm300000；喷头车型式/龙门架式；喷头车驱动方式/牵引式；喷头车轮距mm1500～2200；喷头车通过间隙mm1050；喷射装置型式/摇臂式喷枪；喷射装置数量/1；喷射装置型号/DL50；配套水泵额定流量m3/h20～50；配套水泵扬程m30～168；配套水泵额定功率kW3～22；运输间隙mm250","T202137370274","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3575,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","山东尚汇格机械设备有限公司","移动绞盘式喷灌机","JP75-300A","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：4500mm×1900mm×2620mm;绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：变速箱；绞盘水平转向角度：20～320（º）；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE管；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6.3mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1500～2700mm；喷头车通过间隙：1170mm；喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：FSN50；配套水泵额定流量:20～50m3/h;配套水泵扬程:54～91m;配套水泵额定功率:5.5～22kW;运输间隙:270mm;","T202137370017","2026-03-29","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3577,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","山东旭源农业机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸5030*1900*2600mm 卷盘回卷驱动方式：水涡轮 绞盘水平转向角度：20-320° 卷管材质：PE管 卷管外径:75mm 卷管壁厚：6.3mm 卷管长度：300000mm 喷头车轮距：1300-2430mm 喷头车通过间隙：1200mm","T202037370208","2025-09-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3578,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","潍坊宏圣达农业设施有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75/300型绞盘式喷灌机\n外形尺寸(长X宽X高)：4500X 1850X 2550mm\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：变速箱\n绞盘水平转向角度：20~320°\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE管\n卷管外径：75mm\n卷管壁厚：6.0mm\n卷管长度：300000mm\n喷头车型式：龙门架式\n喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距：1520~2650mm\n喷头车通过间隙：1150mm\n喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪\n喷射装置数量：1\n喷射装置型号：FSN50\n配套水泵额定流量：20~55m³/h \n配套水泵扬程：49~77m\n配套水泵额定功率：5.5~22kW\n运输间隙：260mm","T202037370289","2025-12-29","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3580,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","邢台市润雨农业机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","结构型式：绞盘式；\n驱动机构型式：水涡轮驱动；\n外形尺寸（长×宽×高） mm：5580×2300×2700；\n导向系统性型式：导向丝杠；\n绞盘架型式：固定式；\n结构质量  kg：1560；\n绞盘滚筒直径  mm：1940；\n绞盘滚筒宽度  mm：1130；\n配水软管材质：PE管；\n配水软管外径  mm：75；\n配水软管壁厚  mm：6.2；\n配水软管长度  m：300；","T202113130608","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3581,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州大有灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300型卷盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）4700mm*1800mm*2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速+变速箱换挡；绞盘水平转向角度：0°-270°；绞盘卷绕层数：5层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ75mm；卷管壁厚：6.8mm；卷管长度：300m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1300mm-2800mm；喷头车通过间隙：1250mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC50；配套水泵额定流量：15m3/h-37.8m3/h；配套水泵扬程：50m-130m；配套水泵额定功率：13kw-15kw；运输间隙:260mm。","T202032320505","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3582,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州立新灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75/300型绞盘式喷灌机     外形尺寸（长×宽×号）：5190×1800×2620mm       绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速       绞盘水平转向角度：0～270（°）     绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE    卷管外径：φ75mm    卷管壁厚：6.1mm、6.3mm、6.5mm、6.8mm     卷管长度：300m\n喷头车型式：龙门架式    喷头车驱动方式：牵引式    喷头车轮距：1320～2860mm     喷头车通过间隙：1140mm\n喷射装置型式：旋转式喷枪   喷射装置数量：1     喷射装置型号：PYC50     配套水泵额定流量：15～63m³/h\n配套水泵扬程：65～104m     配套水泵额定功率：9.2～15kw    运输间隙：280mm","T202032320539","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3583,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州泰丰泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75/300型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）5190mm*2010mm*2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°-270°；绞盘卷绕层数：5层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ75mm；卷管壁厚：6.8mm；卷管长度：300m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1350mm-2950mm；喷头车通过间隙：1150mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC50；配套水泵额定流量：15.0m3/h-52.0m3/h；配套水泵扬程：65m-143m；配套水泵额定功率：7.5kw-22kw；运输间隙:260mm。","T202032320530","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3585,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州永汇喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","卷管外径（PE管直径）75mm，卷管长度（PE管长度）400m，有效喷洒长度大于等于430米。","苏农机（2019）第（0102）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3586,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州振丰原喷灌设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸5190*1800*2620mm;卷管外径:Φ75mm;卷管长度:300m;喷头车轮距：1300-2800mm;喷头车通过间隙：1200mm;配套水泵额定流量：25-52m3/h;配套水泵扬程：78-104m;运输间隙：260mm;","T202032320500","2025-12-30","13","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3588,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP90-330","管径:90mm;卷管长度:305m;绞盘式:是 ","结构型式：绞盘式；驱动机构型式：水涡轮驱动；导向系统性型式：导向丝杠；绞盘架型式：固定式；外形尺寸（长×宽×高）：6200×2300×3000mm；结构质量：无水：3400；有水：2100kg；入机压力：0.3-1.0MPa；入机流量：22-60m³/h；绞盘滚筒直径：2235mm；绞盘滚筒宽度：1290mm；配水软管材质：PE管；配水软管外径：90mm；配水软管壁厚：8.2mm；配水软管长度：305m；喷枪型号*：PYC-50；喷枪喷嘴直径*：18,20,22,24mm；喷枪离地高度*：1300mm","T202113130595","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3589,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","河北农哈哈机械集团有限公司","绞盘式喷灌机","8JP90-500-S","管径:90mm;卷管长度:500m;绞盘式:是 ","卷管外径：90mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：齿轮箱变档与水涡轮开度调节；绞盘卷线层数：6层；卷管壁厚：8.2mm；卷管长度：500000mm","黑垦鉴2018104","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3590,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","黑龙江龙鑫节水科技有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","机构型式：I型，驱动机构型式：水涡轮动力驱动，导向系统型式：丝杠（导向杠PE管牵引喷头车移动），绞盘架型式：回转式，外形尺寸（长×宽×高）：5500×2010×3050mm，结构质量：1830kg，入机压力：0.40-0.80MPa，入机流量：11.4-38.3m³/h，绞盘滚筒直径：1500mm，绞盘滚筒宽度：1025mm，水量分布均匀系数：≥85%，喷头车结构型式：龙门架式，喷头车轮胎规格：145-70R12，配水软管材质：聚乙烯PE管，配水软管外径：90mm，配水软管壁厚7.8mm，配水软管长度：300m，喷枪型号：50PYC，喷枪喷嘴直径：18-24mm，喷枪离地高度：1800mm","T201923230259","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3591,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP110-500","管径:110mm;卷管长度:500m;绞盘式:是 ","PE管直径110mm，有效喷洒长度530m，喷灌机质量（不含水）3900kg，结构尺寸5800×2200×3400mm，喷嘴直径20～26mm，水涡轮型号：110冲击式，入机压力0.55～1.10MPa，入机流量43～73m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0101）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3593,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-400","管径:90mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","PE管直径90mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）2900kg，结构尺寸5600×2000×3400mm，喷嘴直径18～24mm，水涡轮型号：90冲击式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量25～54m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0100）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3594,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏旺达喷灌机有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式喷灌机 \n型 号 90-300 \nPE管直径×长度 mm×m 90×300 \n有效喷洒长度 300m \n喷头流量 25-52 m3/h\n入口压力 0.55-1.0 MPa\n喷嘴直径 18-28 mm \n机器重量（含水） 2400 kg \n机器重量（无水） 1790 kg\n高效水涡轮直联传动，极大的提高传动效率，减小能量损耗，对水泵出口压力要求降低。\n四档变速箱，8m-180m/h行走速率可以根据要求任意变换。满足各种作物和地形的灌溉需求。轻松实现水肥一体化喷灌要求。 \n新型内链驱动卷盘式喷灌机的技术优越性： ★采用原装意大利技术，内链驱动形式，相对传统皮带与链条传动，具有高传动比的特点，传动比越大，牵引力越大，则同样的外力，内链传动型消耗更小。 ★意大利原装进口四档变速箱，更加稳定可靠，4档变速箱，可自由选择喷头车及管道回卷速度 ★水涡轮带有内置旁路流量分配器，可调节开度大小而改变回卷速度，分快速与慢速。 ★采用不锈钢左右斜螺纹导向丝杆和导向螺母组成的导向丝杆转动系统，带有可调节的双向导轨，不锈钢材质，适应各种复杂气候，更加耐腐蚀、耐磨。 ★ 一体化成型底盘与旋转支撑架，结构更加紧凑、坚固，适合各种复杂的作业环境，底盘及支撑结构整体镀锌，卷筒采用金属漆喷涂，使用寿命更长。 ★配有保尔快速连接接头，实现快速连接 ★制动系统，可在管道全自动回收实现自动停车 ★管道防反转扳手装置，如果软管缠绕不均匀，则需要使用防反转装置来停止机器 ★数码显示管道收卷速度（此项为选装） ★通过手动曲柄（或手动液压泵）在洒水结束时提升喷头车 ★喷头车车轮高度可手动调节，适用不同喷灌高度 ★喷枪慢速返回，并配有一组喷嘴，可用于不同喷灌强度 ★采用两只液体压力表，一只在水涡轮处，可显示水涡轮损耗压力，另一只在喷头车处，可显示到喷头的工作压力 ★底盘及支撑结构整体镀锌，卷筒采用金属漆喷涂。","T202132320283","2026-10-07","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3596,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏鑫泰丰农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP90/300型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）5400mm*1800mm*3050mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°-270°；绞盘卷绕层数：5层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ90mm；卷管壁厚：8.2mm；卷管长度：300m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1300mm-2950mm；喷头车通过间隙：1350mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC50；配套水泵额定流量：17.5m3/h-65.0m3/h；配套水泵扬程：65m-143m；配套水泵额定功率：9.2kw-25kw；运输间隙:270mm。","T202032320532","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3597,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏中排泵业有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","配置参数：整机尺寸（长*宽*高mm）：4900×1950×3030，整机质量(kg):2430,PE管规格（mm*m）:Φ90×300,有效喷洒长度（m）:≥338，入机压力（MPa）:0.7-1.0,入机流量(m3/h):17-65.喷嘴直径：Φ20-Φ26水涡轮：TX20","T202032320503","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3599,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","徐州永汇喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷管外径（PE管直径）90mm，卷管长度（PE管长度）300m。","T202032320508","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3600,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.2","生产率(干秸秆):1t/h","配套动力:2.2~2.7kW(出厂不配动力)；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):950×1040×1910MM；喂入口宽度:150MM；喂入方式:人工；主轴转速:900R/MIN；喂入辊转速:212、414、684R/MIN；动刀片数量:4片；动刀片刀形:直线；圆盘直径:Φ520MM(含刀片)；设计切草长度:9、18、30MM；；生产效率：谷草≥1200KG/H；稻草≥1100KG/H；干玉米秸秆≥1000KG/H；","辽2019013","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3601,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.5","生产率(干秸秆):1.3t/h","配套动力:2.7~3.0kW(出厂不配动力);结构形式:盘式;外形尺寸(长×宽×高):970×1000×1920MM;喂入口宽度:170MM;喂入方式:人工;主轴转速:800R/MIN;喂入辊转速:215、419、694R/MIN;动刀片数量:4片;动刀片刀形:直线;圆盘直径:Φ585MM(含刀片);设计切草长度:9、18、30MM;;生产效率:谷草≥1500KG/H;稻草≥1400KG/H;干玉米秸秆≥1300KG/H;","辽2019012","2023-12-31","2.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3602,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.8","生产率(干秸秆):1.6t/h","配套动力:2.7~3.0kW(出厂不配动力);结构形式:盘式;外形尺寸(长×宽×高):1030×1090×2070MM;喂入口宽度:170MM;喂入方式:人工;主轴转速:930R/MIN;喂入辊转速:178、384R/MIN;动刀片数量:4片;动刀片刀形:直线;圆盘直径:Φ620MM(含刀片);设计切草长度:12、25MM;;生产效率:谷草≥1800KG/H;稻草≥1700KG/H;干玉米秸秆≥1600KG/H;","辽2019011","2023-12-31","2.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3604,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-2.4","生产率(干秸秆):2.0t/h","配套动力:5.5~7.5kW(出厂不配动力)；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):1130×1230×2160MM；喂入口宽度:260MM；喂入方式:人工；主轴转速:760R/MIN；喂入辊转速:226、89R/MIN；动刀片数量:4片；动刀片刀形:直线；圆盘直径:Φ760MM(含刀片)；设计切草长度:9、23MM；生产效率：谷草≥2400KG/H；稻草≥2200KG/H；干玉米秸秆≥2000KG/H；","辽2019009","2023-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3605,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市东满机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.3","生产率(干秸秆):1.3t/h","配套动力:2.2～2.7kW\n结构型式:盘式\n外形尺寸（长×宽×高）:1060×900×1810mm\n生产率:1300kg/h≤干秸秆＜2500kg/h\n设计切草长度:8mm、12mm\t、18mm\t\n喂入口宽度:130mm\n喂入方式:人工\n主轴额定转速:970r/min\n动刀片数量:6个\n动刀片刀形:直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）:490mm","T20212121054","2026-10-10","2.2","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3607,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市宏伟机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.2","生产率(干秸秆):1t/h","配套动力：2.2kW ~2.7kW\n结构型式:盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1018mm×1250mm×1850mm\n生产率;干玉米秸≥1100kg/h   干谷草≥1200kg/h   干稻草≥1000kg/h\n设计切草长度:7mm、12mm、19mm\n喂入口宽度：170mm\t\n喂入方式：人工\n主轴额定转速：850r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：556mm","T20202121108","2025-11-17","2.2","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3608,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市宏伟机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.6","生产率(干秸秆):1.4t/h","配套动力：2.7kW ~3.0kW\n结构型式:盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1118mm×1250mm×1900mm\n生产率;干玉米秸≥1500kg/h   干谷草≥1600kg/h   干稻草≥1400kg/h\n设计切草长度:7mm、12mm、19mm\n喂入口宽度：190mm\t\n喂入方式：人工\n主轴额定转速：800r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：590mm","T20202121109","2025-11-17","2.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3609,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市韶邦机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.0","生产率(干秸秆):1t/h","生产率：干玉米秸≥1000kg/h干谷草≥1000kg/h干稻草≥1000kg/h\n配套动力：2.7~3.0 kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1000 mm×850 mm×1860 mm\n设计切草长度：6mm、12mm、19mm\n喂入口宽度：130mm\n喂入方式：人工\n主轴额定转速：1000r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：500mm","T20192121053","2024-10-27","2.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3610,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市韶邦机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.8","生产率(干秸秆):1.8t/h","生产率：干玉米秸≥1800kg/h干谷草≥1800kg/h干稻草≥1800kg/h\n配套动力：2.7~3.0kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1000mm×925mm×1900mm\n设计切草长度：6mm、12mm、19mm\n喂入口宽度：180mm\n喂入方式：人工\n主轴额定转速：900r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：600mm","T20192121051","2024-10-27","2.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3612,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市盛翔机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.0A","生产率(干秸秆):1t/h","配套动力：1.8～2.2 kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1030×840×1700mm\n生产率：1000≤干秸秆＜2500kg/h\n设计切草长度：6 mm、12mm、20mm\n喂入口宽度：130 mm\n喂入方式：人工\n主轴额定转速：950r/min\n动刀片数量：6\n动刀片刀形：直线 \n圆盘或滚筒直径（工作部件）：462mm","T20212121062","2026-10-10","1.8","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3613,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市盛翔机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.8","生产率(干秸秆):1.8t/h","生产率：干玉米秸≥1800kg/h    谷草≥1900kg/h    稻草≥1800kg/h\n配套动力：3.0kW ~4.0kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）（不包括配套动力尺寸）：970mm×1200mm×1850mm","辽2018063","2022-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3615,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","凤城市时利农业机械有限公司","铡草机","9ZP-1.2","生产率(干秸秆):1.2t/h","配套动力：2.2～3.0kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1070mm×980mm×1830mm\n生产率：1200kg/h≤干玉米秸秆＜2500kg/h\n1200kg/h≤干谷草＜2500kg/h\n1200kg/h≤干稻草＜2500kg/h\n设计切草长度：6mm、10mm、16mm\n喂入口宽度\t：170mm\n喂入方式：人工\n主轴额定转速：980r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形\t：直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：565mm","T20212121020","2026-07-15","2.2","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3616,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","汉中市汉台区东方机械修造厂","铡草机","9ZT-1.0","生产率(干秸秆):1.126t/h","结构型式为筒式；外形尺寸(长×宽×高)：1200×500×900mm；喂入口宽度235mm；配套动力2.2kW；主轴额定转速：≧1000r/min；动刀片数量4个，滚筒直径：170mm；生产率实测值：1126kg/h；生产率:≧1000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202061610053","2025-08-26","2.2","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3618,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","汉中市合力机械有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率(干秸秆):1.09t/h","结构形式为筒式；外形尺寸：1220×500×950mm；配套动力4kw；设计切草长度25mm；喂入口宽度：230mm；喂入方式为人工喂入；主轴额定转数1380r/min；动刀片数量4个，动刀片刀形：双刃直刀；生产率实测值：1090kg/h；生产率≧1000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610200","2026-10-28","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3619,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","汉中市合力机械有限公司","铡草机","9ZT-1.0B","生产率(干秸秆):1.062t/h","结构形式为筒式；外形尺寸：1080×480×890mm；配套动力4kw；设计切草长度22、25mm；喂入口宽度：230mm；喂入方式为自动喂入；主轴额定转数1210r/min；动刀片数量4个，动刀片刀形：双刃直刀；圆盘或滚筒直径：210mm；生产率实测值：1062kg/h；生产率≧1000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610201","2026-10-28","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3620,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","汉中市农欢机械制造有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率(干秸秆):1.072t/h","结构型式为筒式；外形尺寸(长×宽×高)：1200×530×920mm；喂入口宽度230mm；配套动力4kW；主轴额定转速：1210r/min；动刀片数量4个，滚筒直径：200mm；生产率实测值：1072kg/h；生产率:≧1000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610125","2026-08-05","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3621,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9ZP-2.5","生产率(干秸秆):2t/h","生产率：2000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1250*1240*1700；结构质量：138kg ；配套动力：4kW；结构形式：盘式；主轴转速：800r∕min","T202015150004","2025-04-09","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3623,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率(干秸秆):1.5t/h","配套动力：2.2kw-3kw、结构形式：刀盘式、生产率：≥1500kg/h、外形尺寸(长×宽×高)1030mm×980mm×1820mm；设计切草长度：6mm、12mm、23mm；动刀片数量：6个；","T202141410056","2026-03-14","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3624,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-2.0","生产率(干秸秆):2t/h","生产率：≥2000kg/h；配套动力：4kw；结构形式：刀盘式；外形尺寸：1250×1200×1700mm；动刀片数量：3片；设计切草长度：15、30mm","T202141410132","2026-10-28","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3626,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-2.5","生产率(干秸秆):2.5t/h","配套动力:3kW, 结构型式: 刀盘式, 外形尺寸（长×宽×高）: 1200×1160×1850mm, 生产率:2500kg/h, 设计切草长度: 8、10、15mm, 喂入口宽度:170mm,喂入方式: 自动喂入, 主轴额定转速:1020r/min, 动刀片数量:6个, 动刀片刀形: 弧形, 圆盘或滚筒直径（工作部件）:570mm,生产率:2500kg/h","T202041410049","2025-03-30","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3627,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9ZT-1","生产率(干秸秆):1t/h","配套动力:3kW, 结构形式: 筒式, 结构质量:50kg, 外形尺寸（长×宽×高）: 1240×500×850mm, 喂入口宽度:240mm, 喂入方式: 人工, 主轴转速:1060r/min,喂入辊转速: 300r/min, 动刀片数量:4个, 动刀片刀形: 长方形, 圆盘或滚筒直径:196mm,设计切草长度:10、30mm，生产率:1000kg/h","豫2016187","2021-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3628,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市松海机械制造有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率(干秸秆):1.5t/h","规格型号:9Z-1.5,配套动力:3KW,结构形式:盘式;外形尺寸:920mm×1100mm×1860mm;生产效率:1.5T/H.喂入口宽度:170MM;主轴转速:1300R/MIN,喂入辊转:285R/MIN,动刀片数量:6片;圆盘或滚筒直径:530mm","部20190713","2023-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3629,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市松海机械制造有限公司","铡草机","9Z-2.5A","生产率(干秸秆):2.5t/h","规格型号:9Z-2.5A,配套动力:3KW,结构形式:盘式;外形尺寸:1050mm×1180mm×1600mm;生产效率:2.5T/H.喂入口宽度:160MM;主轴转速:1040R/MIN,喂入辊转:420R/MIN,动刀片数量:6片;圆盘或滚筒直径:560mm","部20190709","2023-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3631,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9Z-2","生产率(干秸秆):2t/h","外形尺寸（长×宽×高）mm：1070×1180×2010，配套动力：4kw，结构形式：刀盘式，主轴转速：1100r/min，喂入口宽度：175mm，生产率：≥2000kg/h，动刀片数量：6个，圆盘或滚筒直径：560mm。","T202141410006","2026-03-14","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3632,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-1.8","生产率(干秸秆):1.8t/h","外形尺寸（长×宽×高）mm：890×1160×1950，配套动力：3kw，结构形式：刀盘式，主轴转速：1180r/min，喂入口宽度：163mm，生产率：≥1800kg/h，动刀片数量：6个，圆盘或滚筒直径：540mm。","T202141410007","2026-03-14","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3634,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率(干秸秆):1.786t/h","结构形式:盘式；配套动力:2.2-3KW；外形尺寸:980×680×1940MM；结构质量:95KG；喂入口宽度：180mm；主轴转速：1690r/min；喂入辊转速：360r/min；生产效率:1.786T/H；动刀片数量:6片、定刀1片；动刀片刀形：矩形；圆盘或滚筒直径:560MM；设计切草长度：7、15、35mm；喂入方式:人工","豫2016181","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3635,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-2","生产率(干秸秆):2.433t/h","结构形式:盘式；配套动力:3-4KW；外形尺寸:1050×1000×1470MM；结构质量:110KG；喂入口宽度：140mm；主轴转速：1690r/min；喂入辊转速：360r/min；生产效率:2.433T/H；动刀片数量:6片、定刀1片；动刀片刀形：扇形；圆盘或滚筒直径:550MM；设计切草长度：15、35mm；喂入方式:人工","豫2016180","2021-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3637,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-4.0","生产率(干秸秆):3.5t/h","配套动力:7.5-11kW(出厂不配动力)；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):1210×2180×2140mm；生产率:玉米秸≥3500kg/h；稻草≥3800kg/h；谷草≥4000kg/h；设计切草长度:6、16mm；喂入口宽度:260mm；喂入方式:自动；主轴额定转速:750r/min；喂入辊额定转速:87,221r/min；动刀片数量:4片；动刀片刀形:弧线；圆盘或滚筒直径(含刀片):782mm；","辽2017076","2021-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3638,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市东满机械制造有限公司","铡草机","9ZP-3","生产率(干秸秆):3t/h","配套动力：3.0～4.0kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1553×1020×1900mm\t\n生产率：干秸秆≥3000kg/h\t\n设计切草长度：8mm、12mm、20mm\n喂入口宽度：200mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：890r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：640mm","T20212121056","2026-10-10","3","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3639,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市农之友农机有限公司","铡草机","9ZT-4A","生产率(干秸秆):4t/h","型号名称：9ZT-4A型铡草机；配套动力：3.0～4.0kW（出厂不配动力）；结构型式：筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含配套动力尺寸）1700×600×930mm；生产率：干秸秆≥4000kg/h；设计切草长度：12,25mm；喂入口宽度：235mm；喂入方式：自动；主轴额定转速：1300r/min；动刀片数量：6个；动刀片刀形：直线；圆盘直径（工作部件）：212mm","T20212121051","2026-10-10","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3640,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市农之友农机有限公司","铡草机","9ZT-5","生产率(干秸秆):5t/h","型号名称：9ZT-5型铡草机；配套动力：5.5～7.5kW（出厂不配动力）；结构型式：筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含配套动力尺寸）1670×550×900mm；生产率：干秸秆≥5000kg/h；设计切草长度：15,35mm；喂入口宽度：300mm；喂入方式：自动；主轴额定转速：1440r/min；动刀片数量：5个；动刀片刀形：直线；圆盘直径（工作部件）：200mm","T20212121050","2026-10-10","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3642,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市韶邦机械制造有限公司","铡草机","9ZT-3.0","生产率(干秸秆):3t/h","生产率：干玉米秸秆≥3000 kg/h\n干谷草≥3000 kg/h\n干稻草≥3000 kg/h\n配套动力:\t3.0～4.0 kW\n结构型式:筒式\n外形尺寸（长×宽×高）:1700 mm×535 mm×1060 mm\n设计切草长度:10 mm、20 mm\n喂入口宽度:260 mm\n喂入方式\t:自动\n主轴额定转速:1100 r/min\n动刀片数量:4个\n动刀片刀形：直线\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：201 mm","T20202121072","2025-11-17","3.0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3643,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市盛翔机械制造有限公司","铡草机","9ZP-3.5","生产率(干秸秆):3.5t/h","生产率：干玉米秸≥3500kg/h   稻草≥4000kg/h   谷草≥4000kg/h\n配套动力：3.0kW ~5.5kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）（不包括配套动力尺寸）：1820mm×1180mm×1810mm","T20192121021","2024-08-06","3.0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3645,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市时利农业机械有限公司","铡草机","9ZP-3.5","生产率(干秸秆):3.5t/h","配套动力：4.0～5.5kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：1860mm×1180mm×1960mm\n生产率：干玉米秸秆≥3500kg/h  干谷草≥3500kg/h  干稻草≥3500kg/h\n设计切草长度：8mm、10mm、16mm\n喂入口宽度\t：220mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：850r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形\t：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：665mm","T20212121021","2026-07-15","4.0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3646,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","汉中市合力机械有限公司","铡草机","9ZP-4.0","生产率(干秸秆):4.195t/h","结构形式为盘式；外形尺寸（长×宽×高）：2000×1350×1900mm；喂入口宽度：210mm；配套动力：11kw；主轴额定转数：1200r/min；动刀片数量4个；圆盘直径：770mm；生产率实测值：4195kg/h；生产率:≧4000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610021","2026-01-14","11","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3647,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9Z-4C","生产率(干秸秆):4t/h","生产率：4000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1740*1500*2275；结构质量：280kg ；配套动力：5.5kW；结构形式：盘式；主轴转速：800r/min","T202015150003","2025-04-09","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3648,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率(干秸秆):4.5t/h","生产率：4500kg；配套动力：5.5kw；结构形式：刀盘式；外形尺寸：1760×1535×2310mm；动刀片数量：4片；设计切草长度：17、22、34、44mm","T202041410123","2025-09-26","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3650,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率(干秸秆):4.5t/h","配套动力:5.5kW, 结构形式: 盘式, 结构质量:300kg, 外形尺寸（长×宽×高）: 1750×1220×2320mm, 喂入口宽度:200mm, 喂入方式: 链条输送, 主轴转速:800r/min, 喂入辊转速:200r/min, 动刀片数量:4个，动刀片刀形：弧形，圆盘或滚筒直径：770mm, 设计切草长度: 17、22、34、44mm,生产率:4500kg/h","豫2016185","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3651,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市松海机械制造有限公司","铡草机","9Z-3A","生产率(干秸秆):3t/h","规格型号:9Z-3A,配套动力:4KW,结构形式:盘式;外形尺寸:1500mm×1250mm×1735mm;生产效率:3T/H.喂入口宽度:170MM;主轴转速:850R/MIN,喂入辊转:350R/MIN,动刀片数量:3片;圆盘或滚筒直径:620mm","部20190712","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3653,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-3","生产率(干秸秆):3t/h","外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×1500×2010，配套动力：4kw，结构形式：刀盘式，主轴转速：900r/min，喂入口宽度：175mm，生产率：≥3000kg/h，动刀片数量：3个，圆盘或滚筒直径：610mm，。","T202041410148","2025-12-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3654,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-3.5","生产率(干秸秆):4.08t/h","结构形式:盘式；配套动力:5.5-11KW；外形尺寸:1710×1440×2360MM；结构质量:280KG；喂入口宽度：220mm；主轴转速：1080r/min；喂入辊转速：360r/min；生产效率:4.08T/H；动刀片数量:4片、定刀1片；动刀片刀形：扇形；圆盘或滚筒直径:790MM；设计切草长度：17、22、34、44mm；喂入方式:自动","豫2016176","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3655,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-3A","生产率(干秸秆):3t/h","结构型式:盘式外形尺寸:1500mm*1160mm*1750mm生产率:3000kg/h喂入口宽度:175mm主轴额定转速:800r/min喂入辊额定转速:325r/min动刀片数量:3个圆盘或滚筒直径(含刀片):615mm","部20190339","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3656,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-4A","生产率(干秸秆):4t/h","规格型号：9Z-4A 配套动力：5.5kw 结构形式：刀盘式    结构质量：300kg    外形尺寸：1740mm*1500mm*2330mm   喂入口宽度：215mm    喂入方式：自动喂入  主轴转速：800r/min  喂入辊转速：180r/min  动刀片数量：4个   动刀片刀形：弧形  圆盘或滚筒直径：755mm   设计切草长度：17-44mm","T202041410129","2025-09-26","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3658,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","凤城市宏伟机械制造有限公司","铡草机","9ZP-6.5","生产率(干秸秆):6.5t/h","生产率：干玉米秸秆≥6500kg/h\n干谷草≥6500kg/h\n干稻草≥6500kg/h\n配套动力：7.5~11kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2250×1680×2390mm\n设计切草长度：5mm、8mm、11mm\n喂入口宽度：260mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：600r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：846mm","T20202121058","2025-09-15","7.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3659,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","凤城市农之友农机有限公司","铡草机","9ZP-6","生产率(干秸秆):6t/h","型号名称：9ZP-6型铡草机；配套动力：7.5～11kW（出厂不配动力）；结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）（不含配套动力尺寸）2450×1600×2550mm；生产率：干秸秆≥6000kg/h；设计切草长度：13,22,26,44mm；喂入口宽度：225mm；喂入方式：自动；主轴额定转速：1030r/min；动刀片数量：3个；动刀片刀形：直线；圆盘直径（工作部件）：750mm","T20212121052","2026-10-10","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3661,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","凤城市盛翔机械制造有限公司","铡草机","9ZP-6","生产率(干秸秆):6t/h","生产率：干玉米秸≥6000kg/h    谷草≥6500kg/h    稻草≥6500kg/h\n配套动力：7.5kW ~11kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）（不包括配套动力尺寸）：2180mm×1500mm×2850mm","辽2018065","2022-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3662,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","凤城市时利农业机械有限公司","铡草机","9ZP-6","生产率(干秸秆):6t/h","配套动力：7.5～11kW     \n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：\t2040mm×1500mm×2090mm\n生产率：干玉米秸秆≥6000kg/h 干谷草≥6000kg/h 干稻草≥6000kg/h\n设计切草长度：5.5mm、11mm、14mm\n喂入口宽度\t：260mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：850r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形\t：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：800mm","T20212121022","2026-07-15","7.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3664,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9ZP-6A","生产率(干秸秆):6t/h","生产率：6000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1968*2147*2756；结构质量：400kg ；配套动力：7.5kW；结构形式：盘式；主轴转速：650r∕min","T202115150016","2026-01-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3665,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率(干秸秆):6.5t/h","生产率：6500kg/h；配套动力：7.5kw；结构形式：刀盘式；外形尺寸：2250×1680×2860mm；动刀片数量：3片；设计切草长度：12、18、25、35mm","T202041410122","2025-09-26","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3666,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率(干秸秆):6.5t/h","配套动力:7.5kW, 结构形式: 盘式, 结构质量:420kg, 外形尺寸（长×宽×高）: 2180×1600×2760mm, 喂入口宽度:270mm, 喂入方式: 链条输送, 主轴转速:650r/min, 喂入辊转速:150r/min, 动刀片数量:3个, 动刀片刀形: 弧形, 圆盘或滚筒直径:1020mm, 设计切草长度: 12、18、25、35mm,生产率:6500kg/h","豫2016120","2021-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3667,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市松海机械制造有限公司","铡草机","9Z-6.5A","生产率(干秸秆):6.5t/h","规格型号:9Z-6.5A,配套动力:7.5KW,结构形式:盘式;外形尺寸:1880mm×2180mm×2750mm;生产效率:6.5T/H.喂入口宽度:270MM;主轴转速:660R/MIN,喂入辊转:190/250R/MIN,动刀片数量:3片;圆盘或滚筒直径:1050mm","部20190715","2023-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3669,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-6.5A","生产率(干秸秆):6.5t/h","规格型号：9Z-6.5A 配套动力7.5kw 结构形式：刀盘式 结构质量：420kg 外形尺寸(mm)：2200*1680*2770 喂入口宽度：260mm 喂入方式：自动喂入 主轴转速：650r/min 喂入辊转速：160r/min 动刀片数量：3片 动刀片形状：弧形 圆盘或滚筒直径：1041mm 设计切草长度：12-35mm","T202041410132","2025-09-26","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3670,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-10A","生产率(干秸秆):13t/h","型号名称:9ZP-10A型铡草机；配套动力:15-18.5kW；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):2730×1920×3830mm；生产率:谷草≥15000kg/h；稻草≥14000kg/h；干玉米秸秆≥13000kg/h；设计切草长度:6、20、25mm；喂入口宽度:340mm；喂入方式:自动；主轴额定转速:560r/min；动刀片数量:3片；动刀片刀形:弧线；圆盘直径:Φ1154mm；","T20202121095","2025-11-17","15","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3672,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-8A","生产率(干秸秆):11t/h","型号名称:9ZP-8A型铡草机；配套动力:11-15kW；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):2500×1750×3420mm；生产率:谷草≥13000kg/h；稻草≥12000kg/h；干玉米秸秆≥11000kg/h；设计切草长度:6、12、18mm；喂入口宽度:290mm；喂入方式:自动；主轴额定转速:560r/min；动刀片数量:3片；动刀片刀形:弧线；圆盘直径（工作部件）:Φ980mm；","T20202121094","2025-11-17","11","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3673,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","凤城市宏伟机械制造有限公司","铡草机","9ZP-10","生产率(干秸秆):10t/h","生产率：干玉米秸秆≥10000kg/h\n干谷草≥10000kg/h\n干稻草≥10000kg/h\n配套动力：11~15kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2280×1870×3030mm\n设计切草长度：10mm、16mm、22mm\n喂入口宽度：300mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：600r/min\n动刀片数量：3个\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：1016mm","T20202121059","2025-09-15","11","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3674,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","凤城市韶邦机械制造有限公司","铡草机","9ZP-10","生产率(干秸秆):10t/h","生产率：干玉米秸秆≥10000 kg/h\n干谷草≥10000 kg/h\n干稻草≥10000 kg/h\n配套动力：11～15 kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2650mm×1660mm×2880mm\n设计切草长度：5mm、8mm、12mm\n喂入口宽度：300mm\n喂入方式\t：自动\n主轴额定转速：800 r/min\n动刀片数量：4个\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：885 mm","T20202121073","2025-11-17","11","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3675,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","凤城市韶邦机械制造有限公司","铡草机","9ZP-12","生产率(干秸秆):12t/h","生产率：干玉米秸秆≥12000 kg/h\n干谷草≥12000 kg/h\n干稻草≥12000 kg/h\n配套动力：15～18.5 kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2650mm×1750mm×2930mm\n设计切草长度：5mm、8mm、12mm\n喂入口宽度：350mm\n喂入方式\t：自动\n主轴额定转速：800 r/min\n动刀片数量：6个\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：985 mm","T20202121074","2025-11-17","15","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3677,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","凤城市时利农业机械有限公司","铡草机","9ZP-10","生产率(干秸秆):10t/h","配套动力：11～15kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2500mm×1730mm×2460mm\n生产率：干玉米秸秆≥10000kg/h 干谷草≥10000kg/h 干稻草≥10000kg/h\n设计切草长度：6mm、10mm、14mm\n喂入口宽度\t：300mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：850r/min\n动刀片数量：4个\n动刀片刀形\t：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：980mm","T20212121023","2026-07-15","11","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3678,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","洛阳四达农机有限公司","青贮铡草机","9ZP-9A","生产率(干秸秆):9t/h","生产率：9000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：2630*2230*4120；结构质量：800kg ；配套动力：15kW；结构形式：盘式；主轴转速：500r∕min","T202115150017","2026-01-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3680,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州金宏兴机械有限公司","铡草机","9Z-10","生产率(干秸秆):10t/h","生产率：≥10000kg/h；配套动力：15kw；结构形式：刀盘式；外形尺寸：2680×2230×4220mm；动刀片数量：3片；设计切草长度：12、18、25、35mm","T202141410130","2026-10-28","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3681,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-10","生产率(干秸秆):10t/h","配套动力:15kW, 结构形式: 盘式, 结构质量:800kg, 外形尺寸（长×宽×高）: 2830×2300×4200mm, 喂入口宽度:400mm, 喂入方式: 链条输送, 主轴转速:500r/min, 喂入辊转速:150r/min, 动刀片数量:3个, 动刀片刀形: 弧形, 圆盘或滚筒直径:1300mm, 设计切草长度: 12、18、25、35mm,生产率:10000kg/h","豫2016188","2021-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3683,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-9","生产率(干秸秆):10.276t/h","结构形式:盘式；配套动力:15-22KW；外形尺寸:2640×2230×4230MM；结构质量:800KG；喂入口宽度：400mm；主轴转速：670r/min；喂入辊转速：190r/min；生产效率:10.276T/H；动刀片数量:3片、定刀1片；动刀片刀形：扇形；圆盘或滚筒直径:1335MM；设计切草长度：12、18、25、35mm；喂入方式:自动","豫2016178","2021-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3684,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州市永昌逸通机械有限公司","铡草机","9Z-10A","生产率(干秸秆):10t/h","规格型号：9Z-10A 配套动力15kw 结构形式：刀盘式 结构质量：800kg 外形尺寸(mm)：2630*2330*4120 喂入口宽度：390mm 喂入方式：自动喂入 主轴转速：500r/min 喂入辊转速：150r/min 动刀片数量：3片 动刀片形状：弧形 圆盘或滚筒直径：1295mm 设计切草长度：12-35mm","T202041410127","2025-09-26","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3685,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","15—20t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-12A","生产率(干秸秆):15t/h","型号名称：9ZP-12A型铡草机；配套动力:18.5-22kW；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):2830×2200×4570mm；生产率：谷草≥17000kg/h；稻草≥16000kg/h；干玉米秸秆≥15000；设计切草长度:6、22、26mm；喂入口宽度:400mm；喂入方式:自动；主轴额定转速:500r/min；动刀片数量:3片；动刀片刀形:弧线；圆盘直径:Φ1314mm；","T20202121096","2025-11-17","18.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3686,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","15—20t/h铡草机","凤城市盛翔机械制造有限公司","铡草机","9ZP-16","生产率(干秸秆):16t/h","配套动力：15～18.5kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2480×2050×3220 mm\n生产率：干秸秆≥16000 kg/h\n设计切草长度：7mm、15mm、21mm、30mm\n喂入口宽度：400 mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：530r/min\n动刀片数量：4\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：1200mm","T20212121069","2026-10-10","15","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3688,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","20t/h及以上铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-40","生产率(干秸秆):40t/h","配套动力:30～55kW；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高)（不含配套动力尺寸）:4395×3030×5570mm；生产效率:干玉米秸秆(含水率17%) ≥40000kg/h；设计切草长度:10,15,23,35mm；喂入口宽度：600mm；喂入方式：自动；主轴额定转速：470r/min；动刀片数量：3片；动刀片刀形：弧线；圆盘或滚筒直径（工作部件）：1834mm","T20202121060","2025-09-15","30","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3689,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","20t/h及以上铡草机","凤城市盛翔机械制造有限公司","铡草机","9ZP-22","生产率(干秸秆):22t/h","配套动力：18.5～22kW\n结构型式：盘式\n外形尺寸（长×宽×高）：2480×2150×3300 mm\n生产率：干秸秆≥22000 kg/h\n设计切草长度：7mm、15mm、21mm、30mm\n喂入口宽度：500 mm\n喂入方式：自动\n主轴额定转速：530r/min\n动刀片数量：4\n动刀片刀形：弧形\n圆盘或滚筒直径（工作部件）：1400mm","T20212121068","2026-10-10","18.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3691,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","汉中市合力机械有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-1.1T","生产率(干秸秆)<1t/h,1t/h≤生产率(青秸秆)<2t/h:1t/h≤生产率(青秸秆)<2t/h ","结构型式为铡切锤片式；外形尺寸：1370×990×1320mm；配套动力额定功率2.2KW；额定转速2840r/min；主轴额定转速3350r/min；传动方式为皮带传动；转子直径310mm；转子宽度215mm；转子工作直径370mm；锤片数量20个；喂入方式为人工喂入；刀片数量13个；铡切机构型式为圆盘式；生产率实测值：1107kg/h；生产率≧1100kg/h；详见配置参数证明文件；","陕2017040","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3692,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1—2t/h揉丝机","汉中市汉台区东方机械修造厂","秸秆揉丝机","9ZR-1.1","1t/h≤生产率(干秸秆)<2t/h,2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h:2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h ","结构型式为铡切锤片式；外形尺寸(长×宽×高)：1350×1030×1300mm；配套动力额定功率：3kW；配套动力额定转速2876r/min；主轴额定转速2680r/min；传动方式：皮带传动；转子直径：305mm；转子宽度:160mm；转子工作直径：370mm；锤片数量：20个；喂入方式：人工喂入；刀片数量：动刀3片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀；生产率实测值：2205kg/h；生产率：≧2200kg/h；详见配置参数证明文件；","T202061610052","2025-08-26","3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3693,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1—2t/h揉丝机","汉中市合力机械有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-2.0","1t/h≤生产率(干秸秆)<2t/h,2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h:2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h ","结构型式为铡切、锤片式；外形尺寸（长×宽×高）：1280×1200×1200mm；配套动力额定功率：3kW；配套动力额定转速：2870r/min；主轴额定转速：4000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径：290mm；转子宽度：155mm；转子工作直径：325mm；锤片数:24片；喂入方式：人工喂入；刀片数量：动刀3片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；生产率实测值：2021kg/h；生产率≧2000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610018","2026-01-14","3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3694,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1—2t/h揉丝机","汉中市农欢机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-2.0","1t/h≤生产率(干秸秆)<2t/h,2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h:2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h ","结构型式为铡切、揉搓板式、外形尺寸（长×宽×高）：1530×510×930mm；配套动力额定功率：3kW；配套动力额定转速：2800r/min；主轴额定转速：铡切转子1200r/min、揉搓转子3200r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子175mm、揉搓转子210mm；转子宽度：铡切转子175mm、揉搓转子190mm；转子工作直径：铡切转子190mm、揉搓转子210mm；喂入方式：人工喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率实测值：2770kg/h；生产率≧2000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610122","2026-08-05","3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3696,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1—2t/h揉丝机","汉中市农欢机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-2.0B","1t/h≤生产率(干秸秆)<2t/h,2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h:2t/h≤生产率(青秸秆)<4t/h ","结构型式为铡切、锤片式；外形尺寸（长×宽×高）：1250×1150×1260mm；配套动力额定功率：4kW；配套动力额定转速：2800r/min；主轴额定转速：3600r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带多锤片）：255mm；转子宽度：155mm；转子工作直径：300mm；锤片数量：24片；喂入方式：人工喂入；刀片数量：动刀3片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；生产率实测值：2179kg/h；生产率≧2000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610124","2026-08-05","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3697,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","安徽银穗农业机械制造有限公司","揉丝机","9RS-4.5","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","青秸秆生产率：4500kg/h；配套动力额定功率：4kW；结构型式：揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：1900×650×950mm；配套动力额定转速：1440r/min；主轴额定转速：2800r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：φ210mm；转子宽度：280mm；转子工作直径：φ210mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：36+20；铡切机构型式（适用时）：铡刀；揉搓机构型式（适用时）：动定刀；","T202134340140","2026-06-28","4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3699,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0A","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1220×860×1300MM；配套动力:4.0KW；生产效率:2000KG/H；结构质量:70KG；主轴转速:3500R/MIN；转子直径:300MM.","冀2017T—188","2021-12-31","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3700,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0B","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","型号名称/9R-2.0B 秸秆揉丝机、结构型式/滚筒式、外形尺寸 （长×宽×高）1250×1130×940mm配套动力额定功率4kW、配套动力额定转速2800r/min、主轴额定转速3500r/min、生产率2000kg/h、传动方式/皮带传动、转子直径（不带锤片）300mm、转子宽度200mm、转子工作直径300mm、锤片数量32片、喂入方式/人工轴向喂入、刀片数量/动刀3片、定刀1片、铡切机构/轮盘式。","冀2018T-128","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3702,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.2","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","型号名称/9R-2.2秸秆揉丝机、结构型式/滚筒式、外形尺寸（长×宽×高）1320×1450×920mm、配套动力额定功率18.5kW、配套动力额定转速1440r/min、主轴额定转速3500r/min、生产率2100kg/h、传动方式/皮带传动、转子直径（不带锤片）215mm、转子宽度220mm、转子工作直径400mm、锤片数量24片、喂入方式/人工轴向喂入、刀片数量/动刀3片 定刀1片、铡切机构/轮盘式。","冀2017T—141（续）","2021-12-31","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3703,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.5","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","型号名称/9R-2.5秸秆揉丝机、结构型式/滚筒式、外形尺寸（长×宽×高）1600×1470×1050mm配套动力额功率：22kW、配套动力额定转速1440r/min、额定转速3500r/min、生产率2500kg/h、传动方式/皮带传动、转子直径（不带锤片）260mm、转子宽度262mm、转子工作直径450mm、锤片数量24片、喂入方式/人工轴向喂入、刀片数量/动刀3片 定刀1片、铡切机构/轮盘式。","冀2017T—142（续）","2021-12-31","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3704,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.7","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","型号名称/9R-2.7秸秆揉丝机、结构型式/滚筒式、外形尺寸（长×宽×高）1670×1360×1030mm配套动力额定功率30kW、配套动力额定转速1440r/min、主轴额定转速3500r/min、生产率2700kg/h、传动方式/皮带传动、转子直径（不带锤片）260mm、转子宽度262mm、转子工作直径450mm、锤片数量24片、喂入方式/人工轴向喂入、刀片数量/动刀3片 定刀1片、铡切机构/轮盘式。","冀2017T—143（续）","2021-12-31","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3705,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-3.0","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构形式：滚筒式、外形尺寸（长×宽×高）：1450×1180×940mm;配套动力：11.0kW；额定转速：1400r/min、生产效率：3046kg/h；主轴转速：3500r/min；传动方式：皮带传动、转子直径：（不带锤片）：370mm、转子宽度：220mm、转子工作直径：400mm、锤片数量：24片、喂入方式：人工轴向喂入、刀片数量：动刀3 定刀1、铡切机构形式：轮盘式","冀2018T-129","2022-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3707,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","汉中市合力机械有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构型式为铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1680×570×990mm；配套动力额定功率：7.5kW；配套动力额定转速：2900r/min；主轴额定转速：铡切1700r/min、揉搓4000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径：铡切170mm、揉搓125mm；转子宽度：铡切250mm、揉搓245mm；转子工作直径：铡切185mm、揉搓205mm；锤片数:/；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率实测值：4033kg/h；生产率≧4000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610017","2026-01-14","7.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3708,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","汉中市农欢机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-4","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构型式为铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×530×1060mm；配套动力额定功率：5.5kW；配套动力额定转速：2900r/min；主轴额定转速：铡切1400r/min、揉搓3200r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子185mm、揉搓转子128mm；转子宽度：铡切转子225mm、揉搓转子250mm；转子工作直径：铡切转子200mm、揉搓转子200mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率实测值：4069kg/h；生产率≧4000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610121","2026-08-05","5.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3710,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","郑州市鸿沪机械有限公司","揉丝机","9ZR-3.5","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：铡切揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：1780×550×920mm；配套动力额定功率：4kW；配套动力额定转速：1440r/min；主轴额定转速：3400r/min；生产率：≥3500kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：120mm；转子宽度：220mm；转子工作直径：196mm；锤片数量：28片；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：4；铡切机构型式（适用时）：滚筒式；揉搓机构型式（适用时）：锤片式","T202141410086","2026-06-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3711,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","郑州市华龙农牧机械有限公司","揉丝机","9ZR-2","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式: 铡切揉搓式, 外形尺寸（长×宽×高）: 1615×550×885mm, 配套动力额定功率:3kW, 配套动力额定转速:2800r/min, 主轴额定转速:2800r/min, 生产率: ≥2000kg/h, 传动方式: 皮带传动, 转子直径（不带锤片）:125mm, 转子宽度:230mm, 转子工作直径:205mm, 锤片数量:36片, 喂入方式: 自动喂入, 刀片数量（适用时）:4, 铡切机构型式（适用时）: 滚筒式, 揉搓机构型式（适用时）: 揉搓式","T202141410054","2026-03-14","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3712,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","郑州市松海机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-2","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式: 铡切、揉搓板式；外形尺寸(长×宽×高)：1840×530×930mm；配套动力额定功率：4kW；配套动力额定转速：2885r/min；铡切转子主轴额定转速：1450r/min，揉搓转子主轴额定转速：4200r/min；传动方式：皮带传动；铡切转子直径：190mm；揉搓转子直径：140mm；铡切转子宽度:180mm；揉搓转子宽度:215mm；铡切转子工作直径：210mm；揉搓转子工作直径：220mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率：2127kg/h（含水率15.3%，干秸秆）","T202161610169","2026-08-05","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3713,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2—4t/h揉丝机","郑州市松海机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-4","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构型式: 铡切、揉搓板式；外形尺寸(长×宽×高)：1960×590×1000mm；配套动力额定功率：5.5kW；配套动力额定转速：2904r/min；铡切转子主轴额定转速：1450r/min，揉搓转子主轴额定转速：4200r/min；传动方式：皮带传动；铡切转子直径：190mm；揉搓转子直径：135mm；铡切转子宽度:240mm；揉搓转子宽度:280mm；铡切转子工作直径：210mm；揉搓转子工作直径：220mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率：4191kg/h（含水率64%）","T202161610170","2026-08-05","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3715,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","安徽银穗农业机械制造有限公司","揉丝机","9RS-6.5","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","青秸秆生产率：6500kg/h；配套动力额定功率：7.5kW；结构型式：揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：2150×720×1120mm；配套动力额定转速：1440r/min；主轴额定转速：2000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：φ260mm；转子宽度：400mm；转子工作直径：φ260mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：48+36；铡切机构型式（适用时）：铡刀；揉搓机构型式（适用时）：动定刀；","T202134340139","2026-06-28","7.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3716,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","德州辉腾农业科技发展有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-6","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","型号名称:9RSJ-6型秸秆揉丝机；结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1980×580×990mm；配套动力额定功率：11kW；配套动力额定转速：2930r/min；主轴额定转速：铡切1465r/min、揉搓3770r/min；生产率：≥6000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切φ185mm、揉搓φ205mm；转子宽度：铡切260mm、揉搓235mm；转子工作直径：铡切φ205mm、揉搓φ205mm；喂入方式：链条自动喂入；刀片数量：4；铡切机构型式:筒式；揉搓机构型式:揉搓齿板式。","T202137370269","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3718,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","汉中市农欢机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构型式为铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1800×600×980mm；配套动力额定功率：11kW；配套动力额定转速：2933r/min；主轴额定转速：铡切1700r/min、揉搓4500r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子190mm、揉搓转子135mm；转子宽度：铡切转子260mm、揉搓转子270mm；转子工作直径：铡切转子210mm、揉搓转子215mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率实测值：6068kg/h；生产率≧6000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610219","2026-10-28","11","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3719,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","洛阳四达农机有限公司","铡揉机","9ZR-7","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","生产率：7000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1750*1575*2250；转子直径（不带锤片）：Φ650mm，转子工作直径：Φ755mm，转子宽度：135mm，锤片数量：15片 ；配套动力：7.5kW；","T202014140063","2025-12-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3721,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","潍坊鼎煜机械装备有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-6","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","型号名称:9RSJ-6型秸秆揉丝机；结构型式:铡切、揉搓板式;外形尺寸（长×宽×高）1870×580×1010mm;配套动力额定功率:7.5kW;配套动力额定转速:2800r/min;主轴额定转速:铡切1400r/min、 揉搓3600r/min；生产率：≥6000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切φ170mm、 揉搓φ130mm；转子宽度：铡切260mm、 揉搓270mm；转子工作直径：铡切φ180mm、 揉搓φ215mm；喂入方式：链条自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：筒式；揉搓机构型式：揉搓齿板式。","T202137370419","2026-11-01","7.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3722,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","郑州市鸿沪机械有限公司","揉丝机","9ZR-4.5","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","结构型式：铡切揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：1950×600×1020mm；配套动力额定功率：5.5kW；配套动力额定转速：1440r/min；主轴额定转速：3400r/min；生产率：≥4500kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：120mm；转子宽度：240mm；转子工作直径：210mm；锤片数量：32片；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：4；铡切机构型式（适用时）：滚筒式；揉搓机构型式（适用时）：锤片式","T202141410084","2026-06-30","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3723,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","郑州市华龙农牧机械有限公司","揉丝机","9ZR-4","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","结构型式: 铡切揉搓式, 外形尺寸（长×宽×高）: 1690×540×985mm, 配套动力额定功率:4kW, 配套动力额定转速:1440r/min, 主轴额定转速:2840r/min, 生产率: ≥4000 kg/h, 传动方式: 皮带传动, 转子直径（不带锤片）:125mm, 转子宽度:249mm, 转子工作直径:205mm, 锤片数量:40片, 喂入方式: 自动喂入, 刀片数量（适用时）:4, 铡切机构型式（适用时）: 滚筒式, 揉搓机构型式（适用时）: 揉搓式","T202141410053","2026-03-14","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3724,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","郑州市松海机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构型式: 铡切、揉搓板式；外形尺寸(长×宽×高)：2200×740×1100mm；配套动力额定功率：7.5kW；配套动力额定转速：1443r/min；铡切转子主轴额定转速：1443r/min，揉搓转子主轴额定转速：3900r/min；传动方式：皮带传动；铡切转子直径：190mm；揉搓转子直径：180mm；铡切转子宽度:385mm；揉搓转子宽度:385mm；铡切转子工作直径：220mm；揉搓转子工作直径：260mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率：6059kg/h（含水率64%）","T202161610171","2026-08-05","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3726,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","郑州市伟巍机械有限公司","揉丝机","9ZR-4","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","外形尺寸（长×宽×高）mm：1970×600×960，配套动力：4kw，结构形式：铡切揉搓式，主轴转速：3410r/min，传动方式：皮带传动，转子工作直径：210mm，转子直径（不带锤片）：150mm，转子宽度：270mm，锤片数量：40个，刀片数量：4片，生产率：≥4000kg/h，喂入方式：自动喂入，铡切机构型式:滚筒式，揉搓机构型式：揉搓式。","T202141410062","2026-03-14","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3727,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-6.0","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","型号名称/9R-6.0秸秆揉丝机、结构型式/滚筒式、外形尺寸 （长×宽×高）1700×1250×1100mm、配套动力额定功率30kW、配套动力额定转速1400r/min、主轴额定转速3400r/min、生产率6000kg/h、传动方式/皮带传动、转子直径（不带锤片）400mm、转子宽度420mm、转子工作直径450mm、锤片数量28片、喂入方式/人工轴向喂入、刀片数量/动刀3片、定刀1片、铡切机构/轮盘式。","冀2018T-130","2022-12-31","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3729,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-60C","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1900×1900×1410MM；配套动力:55.0KW；生产效率:7000KG/H；结构质量:750KG；主轴转速:2900R/MIN；转子直径:600MM.","冀2018T-118（续）","2022-12-31","55.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3730,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-80","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1900×1360×1600MM；配套动力:55.0KW；生产效率:8000KG/H；结构质量:850KG；主轴转速:3500R/MIN；转子直径:285MM","冀2018T-121（续）","2022-12-31","55.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3731,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-80C","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","型号名称/9R-80C型秸秆揉丝机、结构型式/滚筒式、外形尺寸 （长×宽×高）1900×1360×1600mm、配套动力额定功率:55kW、配套动力额定转速:1400r/min、主轴额定转速:3500r/min、生产率8000kg/h、传动方式/皮带传动、转子直径（不带锤片）:285mm、转子宽度:745mm、转子工作直径:500mm、锤片数量：34片、喂入方式/人工轴向喂入","冀2018T-119（续）","2022-12-31","55.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3732,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","德州辉腾农业科技发展有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-10","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","型号名称：9RSJ-10型秸秆揉丝机；结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：2240×710×1060mm；配套动力额定功率：15kW；配套动力额定转速：2930r/min；主轴额定转速铡切：1830r/min、揉搓3660r/min；生产率：≥10000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切φ195mm、揉搓φ165mm；转子宽度：铡切350mm、揉搓370mm；转子工作直径：铡切φ207mm、揉搓φ250mm；喂入方式：链条自动喂入；刀片数量：4；铡切机构型式：筒式；揉搓机构型式：揉搓齿板式。","T202137370270","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3734,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","汉中市农欢机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-10","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","结构型式为铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：2150×710×1080mm；配套动力额定功率：22kW；配套动力额定转速：2940r/min；主轴额定转速：铡切2000r/min、揉搓4000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子180mm、揉搓转子175mm；转子宽度：铡切转子370mm、揉搓转子370mm；转子工作直径：铡切转子200mm、揉搓转子255mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板式；生产率实测值：10433kg/h；生产率≧10000kg/h；详见配置参数证明文件；","T202161610218","2026-10-28","22","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[3735,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","洛阳四达农机有限公司","秸秆揉丝机","9RC-100","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","生产率6000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：2430*2200*2756；结构形式：铡切揉搓式；结构质量：580kg,配套动力：18.5kW；主轴转速：650(1200)r∕min；转子直径：1000mm","T202015150001","2025-04-09","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3737,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","洛阳四达农机有限公司","铡揉机","9ZR-6","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","生产率6000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：3190*2370*2845；结构形式：铡切锤片式；配套动力：18.5kW；主轴转速：930r∕min；转子直径（不带锤片）：1004mm","T202015150002","2025-04-09","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3738,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","潍坊鼎煜机械装备有限公司","秸秆揉丝机","9RSJ-10","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","型号名称:9RSJ-10型秸秆揉丝机；结构型式:铡切、揉搓板式;外形尺寸（长×宽×高）2240×740×1060mm;配套动力额定功率:15kW;配套动力额定转速:1460r/min;主轴额定转速:铡切1460r/min、 揉搓3057r/min；生产率：≥10000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切φ175mm、 揉搓φ185mm；转子宽度：铡切370mm、 揉搓370mm；转子工作直径：铡切φ185mm、 揉搓φ265mm；喂入方式：链条自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：筒式；揉搓机构型式：揉搓齿板式。","T202137370420","2026-11-01","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3740,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","郑州市华龙农牧机械有限公司","揉丝机","9ZR-6","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","结构型式: 铡切揉搓式, 外形尺寸（长×宽×高）: 2150×620×1050mm, 配套动力额定功率:7.5kW, 配套动力额定转速:1455r/min, 主轴额定转速:2840r/min, 生产率: ≥6000 kg/h, 传动方式: 皮带传动, 转子直径（不带锤片）:170mm, 转子宽度:365mm, 转子工作直径:255mm, 锤片数量:52片, 喂入方式: 自动喂入, 刀片数量（适用时）: 4, 铡切机构型式（适用时）: 滚筒式, 揉搓机构型式（适用时）: 揉搓式","T202141410052","2026-03-14","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3741,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","郑州市伟巍机械有限公司","揉丝机","9ZR-6","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×730×1090，配套动力：11kw，结构形式：铡切揉搓式，主轴转速：3700r/min，传动方式：皮带传动，转子工作直径：250mm，转子直径（不带锤片）：175mm，转子宽度：375mm，锤片数量：64个，刀片数量：4片，生产率：≥6000kg/h，喂入方式：自动喂入，铡切机构型式:滚筒式，揉搓机构型式：揉搓式。","T202141410061","2026-03-14","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3742,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6—10t/h揉丝机","郑州市永昌逸通机械有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","结构形式:铡草揉搓式,外形尺寸(mm):2200×1650×2830,结构质量(不含电机):420kg,生产率:6.54t/h,转子直径:840mm,锤片数量:18片,锤片尺寸(长×宽×高)mm:150×45×5;喂入方式:自动喂入","豫2017015","2021-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3743,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","10—15t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-100C","10t/h≤生产率(干秸秆)<15t/h,生产率(青秸秆)≥15t/h:10t/h≤生产率(干秸秆)<15t/h ","型号名称：9R-100C型秸秆揉丝机、结构型式；滚筒式、外形尺寸（长×宽×高）1880×1600×1600mm、配套动力额定功率：75kW、配套动力额定转速1400r/min、主轴额定转速3400r/min、生产率:10000kg/h、传动方式：皮带传动、转子直径（不带锤片）285mm、转子宽度930mm、转子工作直径500mm、锤片数量片：42片、喂入方式：人工轴向喂入","冀2018T-120（续）","2022-12-31","75","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3745,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F30-16","转子工作直径:300mm","1、整机质量：50kg；2、外形尺寸：1000×600×1130mm；3、配套动力：2.2kW；4、转子直径：300mm。","2018TJ631","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3746,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-30-24","转子工作直径:300mm","型号名称：9FC-30-24型饲草粉碎机  结构形式：滚筒式  外形尺寸 （长×宽×高）：1300×950×1350mm 配套动力：3.0kW 配套动力转速：2800r/min  主轴额定转速：3400r/min  生产率：200kg/h  传动方式：皮带  转子直径（不带锤片）：300mm  转子宽度：215mm  转子工作直径：300mm  锤片数量：24片  喂入方式：人工轴向喂入  刀片数量：动刀3 定刀1片  铡切机构形式：轮盘式","冀2018T—175","2022-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3748,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","洛阳四达农机有限公司","饲料粉碎机","9FQ-36","转子工作直径:360mm","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1220*660*1068； 整机质量：75kg；配套动力：5.5-7.5kW；转子直径：360mm；主轴转速：4600r∕min","T201941410003","2024-11-13","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3749,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川井禾机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","型号名称：9FC-21型饲料粉碎机；结构型式：齿爪式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式：焊接、冲压；外形尺寸（长X宽X高）mm：650X380X980；整机质量（不含电机）：21KG；转子盘直径：156mm；转子工作直径：210mm；粉碎室宽度：100mm；齿爪数量：扁齿4个、方齿6个；主轴转速：4500-5500r/min；动刀片数量：1个。","T202151510012","2026-04-07","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3750,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","结构型式:齿爪式,进料方式:轴向进料,.外形尺寸（长×宽×高）:670×370×800mm 粉碎室宽度:100mm扁齿数量:4, 主轴转速:5200r/min","川L17515（产品1）","2021-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3751,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-24","转子工作直径:240mm","结构型式:齿爪式,进料方式:轴向进料,.外形尺寸（长×宽×高）:740×420×880mm 粉碎室宽度:110mm扁齿数量:4, 主轴转速:5200r/min","川L17515（产品2）","2021-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3753,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ30-20","转子工作直径:300mm","外形尺寸：980×660×1410（mm）；整机重量：65kg;转子盘直径178mm；转子工作直径：300mm；粉碎室宽度：200mm；锤片数量：16个；主轴转速;4400r/min；配套动力：2.2-3.0kw。","T202000210942","2025-12-30","2.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3754,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F40-28","转子工作直径:400mm","1、整机质量：117kg；2、外形尺寸：1070×800×1000mm；3、配套动力：11kW；4、转子直径：400mm。","2019TJ399","2024-12-23","11","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3756,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","安徽银穗农业机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-50","转子工作直径:500mm","结构型式：锤片式；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：焊接；外形尺寸（长×宽×高）：2000×920×1250mm；整机质量（不含电机）：171kg；转子盘直径：φ280mm；转子工作直径：φ500mm；粉碎室宽度：300mm；锤片数量：16个；主轴转速：1460r/min；配套动力：11kW","T202134340128","2026-06-28","11","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3757,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-40-20","转子工作直径:410mm","型号名称：9FC-40-20型饲草粉碎机 结构形式：滚筒式 外形尺寸（长×宽×高）：1250×1100×840mm 配套动力：11kW 配套动力转速：1440r/min 主轴额定转速：3400r/min  生产率：510kg/h 传动方式：皮带 转子直径（不带锤片）：410mm 转子宽度：165mm 转子工作直径：410mm 锤片数量：16片 喂入方式：人工轴向喂入 刀片数量：动刀3 定刀1片 铡切机构形式：轮盘式","冀2018T—177","2022-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3759,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-40-40","转子工作直径:410mm","型号名称：9FC-40-40型饲草粉碎机  结构形式：滚筒式  外形尺寸 （长×宽×高）：1520×1470×950mm 配套动力：18.5kW 配套动力转速：1465r/min  主轴额定转速：3400r/min  生产率：1050kg/h  传动方式：皮带  转子直径（不带锤片）：410mm  转子宽度：350mm  转子工作直径：430mm  锤片数量：24片  喂入方式：人工轴向喂入  刀片数量：动刀3 定刀1片  铡切机构形式：轮盘式","冀2018T—179","2022-12-31","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3760,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州昌鸿磨浆机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-50-20","转子工作直径:540mm","型号名称：9FC-50-20型饲草粉碎机结构形式：滚筒式外形尺寸 （长×宽×高）：1045×720×1830mm配套动力：3.0kW配套动力转速：2800r/min主轴额定转速：965r/min生产率：200kg/h传动方式：皮带 转子直径（不带锤片）：540mm  转子宽度：145mm转子工作直径：540mm锤片数量：36片喂入方式：人工轴向喂入刀片数量：动刀6 定刀1片铡切机构形式：轮盘式","冀2018T—180","2022-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3761,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州富邦农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-16","转子工作直径:480mm","型号名称\t：9FZ-48-16饲料粉碎机，结构型式：锤片式，壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸（长×宽×高）：1030 mm×550 mm×1650 mm，整机质量（不含电机）：84kg，转子盘直径：395mm，转子工作直径：480mm，粉碎室宽度：160mm，锤片或齿爪数量：20个，主轴转速：2930\tr/min，配套动力：11kW，动刀片数量：/","T202113130375","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3762,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州富邦农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-20","转子工作直径:480mm","型号名称\t：9FZ-48-20饲料粉碎机\t，结构型式：锤片式，壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：焊接，外形尺寸（长×宽×高）：1030 mm×550 mm×1600mm，整机质量（不含电机）：65kg，转子盘直径：395mm，转子工作直径：480\tmm，粉碎室宽度：200\tmm，锤片或齿爪数量：20\t个，主轴转速：2930r/min，配套动力：11kW，动刀片数量：/","T202113130377","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3764,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-20","转子工作直径:400mm","型号名称/9FQ-40-20饲料粉碎机、结构型式/锤片式（含粉碎秸蔓功能）壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）/焊接外形尺寸（长×宽×高）1100×450×1100mm、整机质量(不含电机)72kg、转子盘直径300mm、转子工作直径400mm、粉碎室宽度200mm、锤片或齿爪数量24个、主轴转速3500r/min、配套动力4kW、动刀片数量3个","T202013130241","2025-12-29","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3765,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-28","转子工作直径:400mm","型号名称/9FQ-40-28饲料粉碎机、结构型式/锤片式（含粉碎秸蔓功能）壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）焊接外形尺寸（长×宽×高）1270×800×1000mm、整机质量(不含电机)120kg、转子盘直径240mm、转子工作直径400mm、粉碎室宽度280mm、锤片或齿爪数量24个、主轴转速3800r/min、配套动力11kW、动刀片数量3个。","T202013130242","2025-12-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3767,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","河北乾宏机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ-40-28","转子工作直径:400mm","结构形式：锤片式；壳体制造方式：焊接；外形尺寸（长×宽×高）：1040mm×820mm×800mm;整机质量（不含电机）：100kg；转子盘直径：265mm；转子工作直径：400mm；粉碎室宽度：280mm；锤片或齿爪数量：24个；主轴转速：3700r/min；配套动力：7.5-11kw；","鄂2020452","2025-12-23","7.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3768,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","河北乾宏机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ-48-15","转子工作直径:480mm","结构形式：锤片式；壳体制造方式：焊接；外形尺寸（长×宽×高）：720mm×1700mm×1760mm;整机质量（不含电机）：110kg；转子盘直径：350mm；转子工作直径：480mm；粉碎室宽度：150mm；锤片或齿爪数量：16个；主轴转速：2800r/min；配套动力：11kw；","鄂2020451","2025-12-23","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3769,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","河南四季为农农业机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-480-131","转子工作直径:480mm","结构型式：锤片式、外形尺寸（长×宽×高）：970×560×1580mm、配套动力：7.5KW、转子工作直径480mm、粉碎室宽度131mm、主轴转速：2950r/min","T202142420077","2026-02-07","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3770,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","洛阳四达农机有限公司","饲料粉碎机","9FQ-45B","转子工作直径:450mm","外形尺寸（长*宽*高）(mm)：1488*943*1341； 整机质量：130kg；配套动力：11-15kW；转子直径：450mm；主轴转速：3300r∕min","豫2018065","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3772,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40","转子工作直径:405mm","结构型式:锤片式,进料方式:切向进料,外形尺寸：（长×宽×高）：975×1100×1143；粉碎室宽度:200mm,锤片数量:12,主轴转速:4400r/min.","T202051510018","2025-06-10","5.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[3773,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-520","转子工作直径:515mm","外形尺寸（长×宽×高）1070mm×840mm×1635mm；整机质量：124Kg；转子直径：350mm；转子工作直径：515mm；","豫2017002","2021-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3775,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-51-13B","转子工作直径:510mm","外形尺寸（长×宽×高）：1020mm×470mm×1660mm；转子工作直径：510mm；功率：7.5KW；","T202141410023","2026-03-14","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3776,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-51-16A","转子工作直径:510mm","外形尺寸（长×宽×高）：1070mm×570mm×1660mm；转子工作直径：510mm；功率：11KW；","T202141410022","2026-03-14","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3778,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-52-13","转子工作直径:520mm","转子工作直径：Φ520mm，配套动力：7.5kW","部20180402","2022-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3779,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-52-14","转子工作直径:520mm","转子工作直径：φ520mm，配套动力：7.5kW","部20180404","2022-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3780,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-41-8.5","转子工作直径:410mm","粉碎机转子直径:410mm,粉碎室宽度:85mm，主轴转速:2900r/min,配套动力:2.2kW（单相）","豫2016173","2021-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3781,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-51-12.5","转子工作直径:510mm","粉碎机转子工作直径:510mm,粉碎室宽度:125mm，主轴转速:2950r/min,配套动力:7.5kW","T201941410073","2024-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3783,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-480-131","转子工作直径:480mm","结构型式：锤片式、外形尺寸（长×宽×高）：970×560×1580mm、配套动力：7.5KW、转子工作直径480mm、粉碎室宽度131mm、主轴转速：2950r/min","T202142420072","2026-02-07","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3784,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","宜昌元龙科技有限公司","饲料粉碎机","9FZ-45-11","转子工作直径:450mm","型号名称:9FZ-45-11型饲料粉碎机\n结构型式:锤片式（无粉碎秸蔓类功能）\n壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）:焊接\n外形尺寸（长×宽×高）:690×750×1280mm\n整机质量（不含电机）:51kg\n转子盘直径:315mm\n转子工作直径:450mm\n粉碎室宽度:110mm\n锤片或齿爪数量:12个\n主轴转速:2900r/min\n配套动力:3kW","鄂2020405","2025-12-23","3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3786,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","郑州金宏兴机械有限公司","饲料粉碎机","9F50-13","转子工作直径:500mm","结构形式：锤片式；外形尺寸：1210×1080×1710mm；配套动力：7.5-15kw；转子盘直径：400mm；转子工作直径：500mm；锤片数量：16-20片；","部20190693","2023-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3787,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","郑州市华中机械科技有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FZ-52-20","转子工作直径:520mm","结构型式：锤片式；\n壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：950×1130×1750；\n整机质量（不含电机）kg：110；\n转子盘直径mm：405；\n转子工作直径\tmm：520；\n粉碎室宽度mm：170；\n锤片或齿爪数量个：20；\n主轴转速\tr/min：2930；\n配套动力\tkW：11","鄂2020260","2025-11-01","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3788,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","郑州市伟巍机械有限公司","饲草粉碎机","9FC-40","转子工作直径:400mm","外形尺寸（长×宽×高）mm：1370×1010×1440，配套动力：4kw，结构形式：铡切揉搓式，主轴转速：2500r/min，传动方式：皮带传动，转子工作直径：400mm，转子直径（不带锤片）：300mm，转子宽度：180mm，锤片数量：24个，刀片数量：7片，生产率：≥700kg/h，喂入方式：人工喂入，铡切机构型式:刀盘式，揉搓机构型式：锤片式。","T202041410149","2025-12-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3789,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-12","转子工作直径:480mm","1、结构型式：锤片式；2、转子工作直径：480mm；3、配套动力：7.5kw。","T202141410097","2026-06-30","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3791,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","诸城福达机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ-40-28","转子工作直径:400mm","结构型式：锤片式；\n壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：焊接；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：1000×920×880；\n整机质量（不含电机）kg：125；\n转子盘直径mm：270；\n转子工作直径\tmm：400；\n粉碎室宽度mm：280；\n锤片或齿爪数量个：20；\n主轴转速\tr/min：4090；\n配套动力\tkW：11～15","T202137370414","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3792,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","诸城福达机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ-40-35","转子工作直径:400mm","结构型式：锤片式；\n壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：焊接；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：1000×990×895；\n整机质量（不含电机）kg：145；\n转子盘直径mm：270；\n转子工作直径\tmm：400；\n粉碎室宽度mm：350；\n锤片或齿爪数量个：24；\n主轴转速\tr/min：4090；\n配套动力\tkW：18.5～22","T202137370415","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3794,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","诸城福达机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ-50-50","转子工作直径:500mm","结构型式：锤片式；\n壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：焊接；\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm：1150×1300×1240；\n整机质量（不含电机）kg：337；\n转子盘直径mm：300；\n转子工作直径\tmm：500；\n粉碎室宽度mm：500；\n锤片或齿爪数量个：30；\n主轴转速\tr/min：3420；\n配套动力\tkW：30～37","T202137370417","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3795,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ40-28","转子工作直径:400mm","外形尺寸：1330×1000×1690（mm）；整机重量：130kg;转子盘直径：270mm;转子工作直径：400mm；粉碎室宽度：280mm；锤片数量：16个；主轴转速;3800r/min；配套动力：11-15kw.","T202000210941","2025-12-30","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3797,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F55-40","转子工作直径:550mm","1、整机质量：255kg；2、外形尺寸：1150×950×1000mm；3、配套动力：22kW；4、转子直径：550mm。","2019TJ402","2024-12-23","22","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3798,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F55-40SF","转子工作直径:550mm","1、整机质量：300kg；2、外形尺寸：1350×1050×1900mm；3、配套动力：22kW；4、转子直径：550mm。","2019TJ400","2024-12-23","22","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3799,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽四方精工机械制造股份有限公司","饲料粉碎机","9F-55H","转子工作直径:550mm","1、整机质量：235kg；2、外形尺寸：1280×1300×1950mm；3、配套动力：11kW；4、转子直径：550mm。","2019TJ401","2024-12-23","11","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3800,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","安徽银穗农业机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55","转子工作直径:550mm","结构型式：锤片式；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长×宽×高）：1490×770×1750mm；整机质量（不含电机）：178kg；转子盘直径：φ410mm；转子工作直径：φ550mm；粉碎室宽度：155mm；锤片数量：20个；主轴转速：2860r/min；配套动力：11kW","T202134340138","2026-06-28","11","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3802,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-56-20","转子工作直径:560mm","锤片式、外形尺寸（长X宽X高）1200X1210X1240、整机质量：100Kg、转子直径：560mm、主轴转速：2800r/min","T201913130307","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3803,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","河南四季为农农业机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-555-155","转子工作直径:555mm","结构型式：锤片式、外形尺寸（长×宽×高）：1100×625×1760mm、配套动力：11KW、转子工作直径555mm、粉碎室宽度155mm、主轴转速：2950r/min","T202142420078","2026-02-07","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3805,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-560","转子工作直径:555mm","外形尺寸（长×宽×高）1120mm×1010mm×1615mm；整机质量：182Kg；转子直径：350mm；转子工作直径：555mm；","豫2017001","2021-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3806,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-16A","转子工作直径:552mm","外形尺寸（长×宽×高）：1090mm×580mm×1640mm；转子工作直径：552mm；功率:11KW","T202141410026","2026-03-14","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3807,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-16B","转子工作直径:552mm","外形尺寸（长×宽×高）1090mm×580mm×1640mm；转子工作直径：552mm；功率：15KW；","T202141410025","2026-03-14","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3808,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55.5-20","转子工作直径:555mm","转子工作直径：φ555mm，配套动力：11kW","部20180403","2022-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3810,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55.5-16","转子工作直径:555mm","粉碎机转子直径:555mm,粉碎室宽度:160mm，主轴转速:2950r/min,配套动力:11kW；生产率：1344kg/h","豫2016172","2021-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3811,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市乐丰机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-14","转子工作直径:553mm","转子工作直径：Φ553mm，配套动力：7.5kW。","T202141410080","2026-06-30","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3813,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-555-155","转子工作直径:555mm","结构型式：锤片式、外形尺寸（长×宽×高）：1100×625×1760mm、配套动力：11KW、转子工作直径555mm、粉碎室宽度155mm、主轴转速：2950r/min","T202142420073","2026-02-07","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3814,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市善华精密机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-15","转子工作直径:554mm","结构型式:锤片式（无粉碎秸蔓类功能）; 壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）:焊接; 外形尺寸（长×宽×高）1090mm×587mm×1687mm; 整机质量（不含电机）:93kg; 转子盘直径:428mm; 转子工作直径:554mm; 粉碎室宽度:155mm; 锤片或齿爪数量:20个； 主轴转速:2930r/min; 配套动力:15kw;","T202168680039","2025-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3816,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","宜昌元龙科技有限公司","饲料粉碎机","9FZ-56-16","转子工作直径:560mm","型号名称:9FZ-56-16型饲料粉碎机\n结构型式:锤片式(无粉碎秸蔓类功能)\n壳体制造方式(铸造、焊接或冲压):焊接\n外形尺寸（长×宽×高）（不含上料、集料、电机等附属装置）:940×900×1570mm\n整机质量（不含电机）:71.5kg\n转子盘直径:Φ415mm\n转子工作直径:Φ560mm\n粉碎室宽度:160mm\n锤片或齿爪数量:16个\n主轴转速:2900r/min\n配套动力:11kW\n动刀片数量:16个","鄂2019517","2024-12-29","11","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3817,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","云南长威机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55-20","转子工作直径:550mm","锤片式（无粉碎秸蔓类功能），尺寸1220*420*1130配套动力7.8KW，锤片16片，主轴转速2960r/min,转子盘直径320mm,转子工作直径550mm，粉碎室宽度205mm","T20205353108","2025-06-16","7.8","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[3818,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55","转子工作直径:550mm","外形尺寸(长×宽×高)(MM)1490×770×1750，整机质量(KG)115，转子直径(MM)413，转子工作直径(MM)550，粉碎室宽度(MM)155，配套动力(KW)11，主轴转速(R/MIN)2800，锤片数量(个)(4×4)","豫2017028","2021-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3819,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-15A","转子工作直径:555mm","1、结构型式：锤片式；2、转子工作直径：555mm；3、配套动力：11kw。","T201941410002","2024-11-13","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3821,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机","郑州金宏兴机械有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-200","平模直径:200mm","结构形式：立式平模；外形尺寸：1100×450×930mm；配套动力：7.5kw；压模直径：200mm；压辊数量：2个；生产率：200-300kg/h","GZNJ/TJ 2019-452","2025-01-13","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3822,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机","郑州金宏兴机械有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-250","平模直径:250mm","结构形式：立式平模；外形尺寸：1240×530×1190mm；配套动力：15kw；压模直径：250mm；压辊数量：3个；生产率：500-800kg/h","GZNJ/TJ 2019-452","2025-01-13","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3824,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机","郑州顺宝机械设备有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-200","平模直径:200mm","立式结构型式：立式平模；\n主电动机额定功率\tkW：7.5；\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：450×1250×1020；\n压模直径\tmm\t：200；\n压模有效宽度\tmm：50；\n压辊数量\t个：2；\n压模孔截面尺寸 mm：Φ6；\n压模孔数量\t个：300；\n纯工作小时生产率\tkg/h\t：200-300；","T202142420261","2026-11-23","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3825,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机","郑州顺宝机械设备有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-250","平模直径:250mm","立式结构型式：立式平模；\n主电动机额定功率\tkW：15；\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm：470×1520×1160；\n压模直径\tmm：250；\n压模有效宽度\tmm：56；\n压辊数量\t个：3；\n压模孔截面尺寸 mm\t：Φ6；\n压模孔数量\t个：423；\n纯工作小时生产率\tkg/h：500-800；","T202142420261","2026-11-23","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3826,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机","郑州顺宝机械设备有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-300","平模直径:300mm","立式结构型式\t：立式平模；\n主电动机额定功率\tkW：22；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：530×1630×1300；\n压模直径\tmm\t：300；\n压模有效宽度\tmm：66×4；\n压辊数量\t个：4；\n压模孔截面尺寸\tmm\t：Φ6；\n压模孔数量\t个：522；\n纯工作小时生产率\tkg/h\t：700－1200；","T202142420261","2026-11-23","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3827,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","新乡市北方散热器有限公司","颗粒饲料压制机","9KLH-250","电机功率:22kW;环模直径:250mm","立式结构形式：环模，压模直径：Φ250mm，主电动机额定功率：22kW","T202041410169","2025-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3829,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","颗粒饲料压制机","9KLH-304","电机功率:30kW;环模直径:304mm","结构形式：卧式环模双辊，环模直径：304mm，配套动力：30kW，主轴转速：350r/min粒成型率：95.7%，生产率：1.4t/h","T202014140064","2025-12-21","30","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3830,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","安徽丰鑫机械装备有限公司","全混日粮搅拌机","9JWG-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定式；称重系统最大称量：2500kg；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：15kW；配套动力转速：1440r/min；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3900×1700×2300mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202034326","2025-09-27","15","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3832,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","安丘市鑫泰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7型全日粮饲料制备机；型式：固定式卧式；称重系统最大称重量：6000kg；搅拌仓容积：7m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3020mm×1800mm×1830mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：22kW+1.5kW；配套动力转速：1475r/min/1400r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370010","2026-03-29","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3833,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","沧州双牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","9TMRW-5全日粮饲料制备机，固定卧式最大称量5000KG，动力功率15KW，动力转速1460r/min，搅拌仓容5m³，外尺寸（长*宽*高）：2520mm*1500mm*1820mm","T202113130023","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3835,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","赤峰市晨博农机有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7型全混合日粮制备机；型式：固定式卧式；称重系统最大称量：8000 kg；\n搅拌仓容积：7m³ ；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2900mm×1750mm×1800mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：主电动机：18.5kW；卸料门电动机：1.1kW；配套动力转速：主电动机：1440r/min；卸料门电动机1440r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202115150075","2026-08-30","19.6","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3836,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-8","搅拌室容积:8m³","规格型号 / 9JGL-8 外形尺寸（长×宽×高） mm 4700*2215*2730 结构质量 kg 3735 搅龙转速 r/min 19-29 搅拌仓容积 m³  8 结构型式 / 立式 配套动力范围 kW ≥30/85hp 刀片型式 / 锯齿、双面刀刃 刀片数量 片 8 配套动力形式 / 拖拉机或电动机 生产率 t/h ≥2.8","T201900010190","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[3837,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","规格型号 / 9JGW-7 外形尺寸（长×宽×高） mm 4600*1750*2285 结构质量 kg 3050 搅龙转速 r/min 16 搅拌仓容积 m³ 7 结构型式 / 卧式 配套动力范围 kW ≥22/70hp 刀片型式 / 月牙刀、椭圆刀 刀片数量 片 33 配套动力形式 / 拖拉机或电动机 生产率 t/h ≥2","T201900010191","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[3838,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","凤城市盛翔机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式:固定式卧式\n称重系统最大称量:8000kg\n配套动力型式:电动机\n配套动力功率范围:15kW\n配套动力转速:1460转/分\n搅拌仓容积:5m3\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:2520×1750×1645mm\n主搅龙数量:1个\n副搅龙数量:2个","T20212121061","2026-10-10","15","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3840,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：15KW；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800mmX1500mmX1650mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202113130068","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3841,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北厚德机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全日粮饲料制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：5， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2805*1461*1610， 配套动力型式：电机， 配套动力功率：15kw， 配套动力转速：1470， 主搅龙数量：1， 副搅龙数量：2","T202113130017","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3843,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：11kW；配套动力转速：1460r/min；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2200mm×1500mm×1650mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T201913130248","2024-12-30","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3844,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：18.5kW；配套动力转速：1470r/min；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800mm×1500mm×1650mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T201913130247","2024-12-30","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3845,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","饲料搅拌机","9TMR-7","搅拌室容积:7m³","型号规格：9TMR-7；型式：固定卧式；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：22kW；配套动力转速：1470r/min；搅拌仓容积：7m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3190 mm×1748 mm×1980 mm；搅龙数量：3个","部20171513","2021-12-31","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3846,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北华泰机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全日粮饲料制备机；型式为固定卧式；称重系统最大称量8000kg；配套动力型式为电动机；配套动力功率15KW；配套动力转速1430r/min；搅拌仓容积4m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）2500×1500×1700；主搅龙数量1个；副搅龙数量2个。","T202113130106","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3848,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北佳牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-6","搅拌室容积:6m³","卧式固定式，搅拌仓容积6立方米，配套动力15kw","T202113130076","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3849,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北佳牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-6","搅拌室容积:6m³","牵引立式，搅拌仓容积6立方米，配套动力40-60kw","T202113130077","2026-05-23","40","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3851,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机   型式：固定卧式   称重系统最大称量：8000kg   配套动力型式：电动机   配套动力功率：11KW   配套动力转速：1460转/分  搅拌仓容积：4m3  搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2400mm×1500mm×1670mm   主搅龙数量：1个   副搅龙数量：2个","T202113130034","2026-02-28","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3852,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北坤地机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-4","搅拌室容积:4m³","1、结构形式：固定式； 2、称重系统最大称量：10000kg；3、配套动力形式：电机；4、配套动力功率：11kw(型号YE2-160M-4)；5、配套动力转速：1460r/min；6、搅拌室容积：4m³； 7、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2140mm×1830mm×1500mm；8、主搅龙数量：1个。","T202013130111","2025-10-15","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3854,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北坤地机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","1、搅拌室容积：5m³；2、结构形式：固定式（卧式）；3、刀片形式：梅花刀、弯刀；4、配套动力形式：电动机；5、配套动力：15kw(型号Y160L-4)；6、配套动力转速：1460r/min；7、称重系统最大称量：12000kg；8、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2500mm×1500mm×1920mm；9、主搅龙数量：1个；10、副搅龙数量：2个。","T202013130028","2025-09-01","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3855,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北联牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-8","搅拌室容积:8m³","型式：固定立式。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：8m3.  搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm:3440×2300×1900","T202113130027","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3856,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北联牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式：配套动力功率：15kw。搅拌仓容积：5m3。搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高）mm：2800×1500×1700","T202113130025","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3857,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4 全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：11*2（kW）， 配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓容积：4m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2305*1402*1495 允许偏差±％2， 主搅龙数量：2个","T202113130113","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3859,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：15kw。搅拌仓容积：4m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2400×1500×1650","T202113130100","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3860,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：5m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2800×1500×1650","T202113130099","2026-05-23","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3862,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北森洋畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力功率：15kw. 搅拌仓容积：5m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）mm：2800X1500X1730","T202113130020","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3863,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北尚涵农业科技有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量kg：8000\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围kW：15\n配套动力转速r/min：1470\n搅拌仓容积m³：4\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2400×1400×1650\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202113130103","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3864,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北尚涵农业科技有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量kg：8000\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围kW：15\n配套动力转速r/min：1460\n搅拌仓容积m³：5\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2800×1500×1650\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202113130104","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3865,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北唐旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2820X1500X1700mm\n主绞龙数量：1个\n副绞龙数量：2个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电机\n动力功率：15KW\n动力转速：1470 转/分","T202113130051","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3867,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQW-4","搅拌室容积:4m³","牵引卧式，搅拌仓容积4立方米，配套动力25-35kw","T202113130082","2026-05-23","25","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3868,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北祥丰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量:6000kg; 配套动力型式：电机；配套动力功率：15kW；配套动力转速1460转/分；搅拌仓容积：5m3 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)（mm）:2800×1500×1700;主搅龙数量:1个；副搅龙数量：2个；取料滚筒宽度：/ ;最大取料高度:/;轮胎规格:/;轮距:/;轴距：/;驾驶室:/。","T201913130255","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3870,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5.5","搅拌室容积:5.5m³","固定卧式，搅拌仓容积5.5立方米，配套动力11kw","冀2018T—155","2022-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3871,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-6","搅拌室容积:6m³","固定卧式，搅拌仓容积6立方米，配套动力11kw","冀2017T—293","2021-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3873,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力功率;15kw。搅拌仓容积：4m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2515×1500×1650","T202113130095","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3874,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力功率：15kw。搅拌仓容积：5m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x款x高）mm：2815×1500×1650","T202113130097","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3875,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北正牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","1、型号名称：9JGL-5 全日粮饲料制备机； 2、型式：立式； 3、搅拌仓容积：5㎥； 4、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2450mm×1950mm×1810mm； 5、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围11kw；（3）转速1450r/min； 6、搅龙数量：主搅龙：1；","部20190198","2023-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3876,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北正牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","1、型号名称：9JGW-4 全日粮饲料制备机； 2、型式：卧式； 3、称重系统最大称量：4000kg； 4、搅拌仓容积：4㎥； 5、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2400㎜×1500㎜×1700㎜； 6、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围7.5kw-15kw；（3）转速1450r/min； 7、搅龙数量：主搅龙：1；副搅龙：2；","T201913130061","2024-12-08","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3878,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1650mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：15kw；配套动力转速：1465r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230064","2025-10-11","15","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3879,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1650mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：拖拉机；配套动力功率范围：≥29.4kw；配套动力转速：/；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230064","2025-10-11","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3881,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定式卧式；配套动力型式：电动机；称重系统最大称量：1050kg；配套动力功率范围 ：11～15kW;搅拌仓容积:4m3;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3080×1370×1666mm;主搅龙数量:1个;副搅龙数量:2个;配套动力转速:970r/min;","T20202121071","2025-09-15","11","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3882,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-6","搅拌室容积:6m³","型式：牵引式立式；配套动力型式：拖拉机；称重系统最大称量：1580kg；配套动力功率范围 ：36～41kW；搅拌仓容积：6m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2590×1720×1890mm；主搅龙数量:1个；轮胎规格:7.00-12;轮距:1310mm；","T20202121068","2025-09-15","0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3883,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","固定式卧式，搅拌仓容积：4m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2500mm×1450mm×1500mm，配套动力型式：电动机，配套动力功率范围：主电动机11KW、卸料门电动机1.5KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，称重系统最大称量：8000KG","T202115150064","2026-03-30","12.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3884,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","固定式卧式，搅拌室容积：5m³，配套动力型式：三相电动机，配套动力：主电动机15KW、卸料门电动机0.37KW，搅龙数量：2个，搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2620mmX1440mmx1600mm","部20180258","2022-12-31","15.37","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3886,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型式：固定式卧式，称重系统最大称量：8000KG，搅拌仓容积：7m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3200mm×1650mm×1600mm，配套动力型式：电动机，配套动力功率范围：主电动机15KW、卸料门电动机1.5KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个","T202115150063","2026-03-30","16.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3887,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","牵引式卧式，搅拌仓容积：5m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1450mm×1650mm，配套动力型式：拖拉机，配套动力功率范围：≥20KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，称重系统最大称量：8000KG，轮胎规格：225-65/R16,轮距：1270mm","T202015150022","2025-07-09","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3889,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称；9JGW-5型全混日粮搅拌机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：8000KG、搅拌仓容积：5m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800mmX1500mmX1650mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机15KW、卸料门电机1.5KW、配套动力转速：主电机1470r/min.卸料门电动机1400r/min、主搅龙数量：1个、副搅龙数量：2个。","T202115150019","2026-01-21","15","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3890,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古牧昌机械设备制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定式卧式。搅拌仓容积：5m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2800mm×1500mm×1650mm。配套动力型式：电动机。配套动力功率范围：主电动机：15kw。卸料门电动机：1.5kw。","T202115150067","2026-03-30","16.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3892,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称/9JGW-4型全混合日粮制备机 型式/固定卧式 称重系统最大称重32000kg 搅拌仓容积 4m3 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） 2500×1500×1650mm 配套动力型式/电动机 配套动力功率范围11kW 配套动力转速1460r/min 主搅龙数量1个 副搅龙数量2个","T202137370232","2026-06-29","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3893,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称9JGW-4A型全混合日粮制备机型式固定卧式称重系统最大称量kg32000搅拌仓容积m34搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm2500×1500×1650配套动力型式电动机配套动力功率范围kW11（主电机）+1.5（卸料）配套动力转速r/min1465（主电机）/1400（卸料）主搅龙数量个1副搅龙数量个2取料滚筒宽度mm最大取料高度mm轮胎规格轮距mm轴距mm驾驶室","T202137370326","2026-08-31","12.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3894,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称/9JGW-5型全混合日粮制备机 型式/固定卧式 称重系统最大称重 32000kg 搅拌仓容积5m3 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3000×1500×1650mm 配套动力型式/电动机 配套动力功率范围15kW 配套动力转速1470r/min 主搅龙数量1个 副搅龙数量2个 取料滚筒宽度/mm 最大取料高度/mm 轮胎规格/ 轮距/mm 轴距/mm 驾驶室/","T202137370233","2026-06-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3895,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称9JGW-5A型全混合日粮制备机型式固定卧式称重系统最大称量kg32000搅拌仓容积m35搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm3000×1500×1650配套动力型式电动机配套动力功率范围kW15（主电机）+1.5（卸料）配套动力转速r/min1465（主电机）/1400（卸料）主搅龙数量个1副搅龙数量个2取料滚筒宽度mm最大取料高度mm轮胎规格轮距mm轴距mm驾驶室","T202137370325","2026-08-31","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3897,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称/9JQW-4型全混合日粮制备机 型式/牵引卧式 称重系统最大称重32000kg 搅拌仓容积4m3 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） 2500×1500×1650mm 配套动力型式/拖拉机 配套动力功率范围 22.1～58.8kW 配套动力转速/r/min 主搅龙数量1个 副搅龙数量2个 取料滚筒宽度/mm 最大取料高度/mm 轮胎规格/10.0/75-15.3 轮距1250～1850(可调）mm 轴距/mm 驾驶室/","T202137370232","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3898,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称/9JQW-5型全混合日粮制备机 型式/牵引卧式 称重系统最大称重32000kg 搅拌仓容积5m3 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3000×1500×1650mm 配套动力型式/拖拉机 配套动力功率范围 29.4～66.2kW 配套动力转速/r/min 主搅龙数量1个 副搅龙数量2个 取料滚筒宽度/mm 最大取料高度/mm 轮胎规格/10.0/75-15.3 轮距1260～1860(可调）mm 轴距/mm 驾驶室/","T202137370233","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3900,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛三合东行机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-8","搅拌室容积:8m³","1\t型号名称\t/\t9JGL-8型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t固定立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t电动机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t22（主电机）+1.5（卸料）\n6\t配套动力转速\t转/分\t1470（主电机）/2850（卸料）\n7\t搅拌仓容积\tm3\t8\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2820×2320×1930\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t/\n14\t轮距\tmm\t/\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/\n涵盖机型\n1\t型号名称\t/\t9JQL-8型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t牵引立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t拖拉机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t40-60\n6\t配套动力转速\t转/分\t/      \n7\t搅拌仓容积\tm3\t8\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2820×2320×1930\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t7.00R16\n14\t轮距\tmm\t1620\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T202137370346","2026-08-31","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3901,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛三合东行机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-6","搅拌室容积:6m³","1\t型号名称\t/\t9JQL-6型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t牵引立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t拖拉机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t28-40\n6\t配套动力转速\t转/分\t/\n7\t搅拌仓容积\tm3\t6\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2360×2050×1920\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t6.50-10\n14\t轮距\tmm\t1370\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T202137370345","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3902,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛三合东行机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-8","搅拌室容积:8m³","1\t型号名称\t/\t9JQL-8型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t牵引立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t拖拉机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t40-60\n6\t配套动力转速\t转/分\t/      \n7\t搅拌仓容积\tm3\t8\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2820×2320×1930\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t7.00R16\n14\t轮距\tmm\t1620\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T202137370346","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3903,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9HL-6","搅拌室容积:6m³","1、型式：固定式立式；2、称重最大称量：12300kg；3、搅拌仓容积：6M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：2550mm*1750mm*1590mm;5、配套动力型式：电动机；6、配套动力功率范围：主电动机15 kW，卸料门电动机：1.5kW;7、配套动力转速：主电动机：1460，卸料门电动机1400 ；8、主搅龙数量：1个","T202015150072","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3905,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","1、型式：固定立式；2、称重最大称量：12300kg；3、搅拌仓容积：5M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：2690mm*1780mm*1580mm;5、配套动力型式：电动机；6、配套动力功率范围：15+1.5 kW;7、配套动力转速：1460/1400 r/min；8、主搅龙数量：1个","T202137370035","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3906,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGL-8","搅拌室容积:8m³","1、型式：固定立式；2、称重最大称量：16400kg；3、搅拌仓容积：8M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：3100mm*2050mm*1860mm;5、配套动力型式：电动机；6、配套动力功率范围：22+1.5 kW;7、配套动力转速：1460/1400 r/min；8、主搅龙数量：1个","T202137370034","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3908,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQL-5","搅拌室容积:5m³","1、型式：牵引立式；2、称重最大称量：12300kg；3、搅拌仓容积：5M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：2690mm*1780mm*1880mm;5、配套动力型式：拖拉机；6、配套动力功率范围：≧51kW;7、配套动力转速：540/720r/min；8、主搅龙数量：1个；9、轮胎规格：7.00-12；10、轮距：1270mm","T202137370035","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3909,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQL-6","搅拌室容积:6m³","1、型式：牵引立式；2、称重最大称量：12300kg；3、搅拌仓容积：6M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：2580mm*1780mm*1580mm;5、配套动力型式：拖拉机；6、配套动力功率范围：≧51kW;7、配套动力转速：540/720r/min；8、主搅龙数量：1个；9、轮胎规格：7.00-12；10、轮距：1270mm","T202137370033","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3911,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-7","搅拌室容积:7m³","搅拌仓容积：7立方  配套动力：22KW，配套动力转速：1470r/min，搅龙数量：1个","T201937370140","2024-12-23","22","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3912,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5立方   配套动力：15KW，配套动力转速：1440r/min，搅龙数量：2个","T201937370139","2024-12-23","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3913,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","搅拌仓容积：7立方，配套动力：18.5KW（主电机）+1.5KW（液压），配套动力转速：1470r/min（主电机）/1450r/min（液压），主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个","T202137370154","2026-05-09","18.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3914,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-7","搅拌室容积:7m³","搅拌仓容积：7立方，配套动力型式：拖拉机，配套动力：≥44.1KW，轮胎规格：10-15，轮距：1335mm，主搅龙：1个，副搅龙：2个","T202137370154","2026-05-09","44.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3916,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","牵引立式全混合日粮制备机","9JGL-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGL-4型固定立式全混合日粮制备机/；型式：固定/；称重系统最大称量：3000kg；配套动力型式：电动机/；配套动力功率范围：11kW；配套动力转速：970转/分；搅拌仓容积：4m3；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2400×1350×1950mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：0个；取料滚筒宽度：/mm；最大取料高度：/mm；轮胎规格：//；轮距：/mm；轴距：/mm；驾驶室：//；","T202037370073","2025-07-06","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3917,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称:9JGW-4型全混合日粮制备机/；型式:固定卧式/；称重系统最大称量:4000kg；搅拌仓容积:4m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2420×1690×1530mm；配套动力型式:电动机/；配套动力功率范围:15kW；配套动力转速:1460r/min；主搅龙数量:1个；副搅龙数量:0个；取料滚筒宽度:/mm；最大取料高度:/mm；轮胎规格://；轮距:/mm；轴距:/mm；驾驶室://；","T202137370157","2026-06-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3919,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称:9JGW-5型全混合日粮制备机/；型式:固定卧式/；称重系统最大称量:4000kg；搅拌仓容积:5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2500×1700×1605mm；配套动力型式:电动机/；配套动力功率范围:15kW；配套动力转速:1460r/min；主搅龙数量:1个；副搅龙数量:0个；取料滚筒宽度:/mm；最大取料高度:/mm；轮胎规格://；轮距:/mm；轴距:/mm；驾驶室://；","T202137370155","2026-06-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3920,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","牵引立式全混合日粮制备机","9JQL-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JQL-4型牵引立式全混合日粮制备机/；型式：牵引/；称重系统最大称量：3000kg；配套动力型式：拖拉机/；配套动力功率范围：≥11kW；配套动力转速：540、720或760转/分；搅拌仓容积：4m3；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2400×1350×1950mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：0个；取料滚筒宽度：/mm；最大取料高度：/mm；轮胎规格：6.00-9/；轮距：1160mm；轴距：/mm；驾驶室：//；","T202037370073","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3921,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","搅拌仓容积：4m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）： 2415×1500×1610mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：12.5kw；配套动力转速：1460/1400r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202037370407","2025-12-29","12.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3922,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","搅拌仓容积：4m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）： 2415×1500×1610mm；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11kw；配套动力转速：1460r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370235","2026-06-29","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3924,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1585mm；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围:22.37kw；配套动力转速：1460/1330r/min；主搅龙数量：2个；副搅龙数量：2个","T202137370236","2026-06-29","22.37","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3925,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-5B","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1650mm；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围:16.5kw；配套动力转速：1460/1400r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370237","2026-06-29","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3927,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东霖鑫畜牧设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称 ：9JGW-5型全混合日粮制备机；型式 ：固定卧式 ；称重系统最大称重 kg 32000； 搅拌仓容积 5m³； 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） mm 2800×1500×1650； 配套动力型式 / 电动机 ；配套动力功率范围 kW 15（主电机）+1.5（液压）； 配套动力转速 r/min 1470（主电机）/1400（液压）； 主搅龙数量 个 1； 副搅龙数量 个 2。","T202137370062","2026-03-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3928,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东霖鑫畜牧设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称 / 9JGW-5A型全混合日粮制备机； 型式 / 固定卧式 ；称重系统最大称重 kg 32000 ；搅拌仓容积  5 m³ ；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） mm 2800×1500×1650 ；配套动力型式 / 电动机 ；配套动力功率范围 kW 15； 配套动力转速 r/min 1470； 主搅龙数量 个 1 ；副搅龙数量 个 2；","T202137370061","2026-03-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3930,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东铭誉农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5型全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；搅拌仓容积：5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×1650mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：15kW（主电机）+1.5kW（卸料）；配套动力转速：1470r/min（主电机）/1400r/min（卸料）；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202137370241","2026-06-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3931,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东圣时机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5型全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2516×1466×1630mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率：15kW；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370121","2026-05-09","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3932,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东新圣泰机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4型全混合日粮制备机;型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓体外形尺寸（长x宽x高）：2510x1510x1640mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围kW：11；配套动力转速r/min：1460；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2.","T202137370180","2026-06-29","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3933,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东新圣泰机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5型全混合日粮制备机;型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓体外形尺寸（长x宽x高）：2520x1500x1650mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围kW：15；配套动力转速r/min：1460；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2.","T202137370181","2026-06-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3935,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄川页机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定式（卧式）。配套动力型式：电机。配套动力功率范围：15kw.  搅拌仓容积：5m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2830×1500×1660","T202013130384","2025-12-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3936,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盖氏机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量8000kg\n搅拌仓容积：4m³搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）2200*1600*1580mm  配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：15KW  配套动力转速：1440r/min  主搅龙数量1个   副搅龙数量2个","T201913130065","2024-12-08","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3938,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4  全日粮饲料制备机；搅拌仓容积：4m³； 配套动力功率：15kW; 型式：固定卧式；  称重系统最大称量：6000kg;  配套动力型式：电机； 配套动力转速：1460转/分；  搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2510mm*1750mm*1620mm;  主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T201913130282","2024-12-30","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3939,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","规格型号：9TMRW-5；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：15KW；\n配套动力转速：1470r/min；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×1650mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；","T202113130037","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3940,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWQ-5","搅拌室容积:5m³","规格型号：9TMRWQ-5；\n型式：牵引卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率范围：25~35KW；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×1650mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；\n轮胎规格：6.50-16；\n轮距：1160mm;","T202113130037","2026-02-28","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3941,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄久巨机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","1、型号名称：9JGW-4 全混合日粮制备机 2、型式：固定卧式； 3、称重系统最大称量：4000kg； 4、搅拌仓容积：4㎥； 5、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2100㎜×1400㎜×1762㎜；6、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围11kw；（3）转速1470r/min； 7、搅龙数量：主搅龙：1；副搅龙：1；","T202013130133","2025-10-15","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3943,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄久巨机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","1、型号名称：9JGW-5 全日粮饲料制备机； 2、型式：固定卧式； 3、称重系统最大称量：5000kg； 4、搅拌仓容积：5m³； 5、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1500mm×1650mm； 6、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围：15kw；（3）转速：1450r/min； 7、搅龙数量：主搅龙：1 ；副搅龙：2；","T202013130129","2025-10-15","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3944,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄久巨机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5W","搅拌室容积:5m³","1、型号名称：9JGW-5W 全混合日粮制备机； 2、型式：固定卧式； 3、称重系统最大称量：5000kg； 4、搅拌仓容积：5㎥；5、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2400㎜×1500㎜×1600㎜ 6、配套动力：（1）型式：电机；（2）数量：2；（3）功率范围11kw×2；（4）转速：1470r/min； 7、搅龙数量：主搅龙：2；","T202013130132","2025-10-15","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3946,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄农奥机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式:固定卧式 ;称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式:电机；配套动力功率：15kW;配套动力转速：1464转/分；搅拌仓容积：5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）:2800mmX 1500mmX 1650mm;主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202113130093","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3947,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t9TMRW-4全日粮饲料制备机\n2\t型式\t/\t固定式（卧式）\n3\t称重系统最大称量\tkg\t8000\n4\t配套动力型式\t/\t电机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t11\n6\t配套动力转速\t转/分\t1470\n7\t搅拌仓容积\tm3\t4\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸\n（长×宽×高）\tmm\t2500×1500×1600\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t2\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t/\n14\t轮距\tmm\t/\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T202013130166","2025-11-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3949,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄鹏展机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg; 配套动力型式:电机; 配套动力功率范围:15kW; 配套动力转速:1470r/min; 搅拌仓容积:5m³; 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:2800×1500×1630mm;主搅龙数量:1个；副搅龙数量：2个；","T202113130109","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3950,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄申德机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-4","搅拌室容积:4m³","规格型号：9TMR-4；\n型式：固定式（卧式）；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：15KW；\n配套动力转速：1470r/min；\n搅拌仓容积：4m³；\n搅拌仓仓体尺寸（长×宽×高）：2500×1500×1500mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；","T202013130409","2025-12-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3951,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5.0","搅拌室容积:5m³","结构型式：固定立式                      1、仓体外形尺寸：2650*1750*1800mm；2、搅拌室容积5m3；3、配套动力形式:电机4、配套动力功率范围：15kW;5、转速：1465r/min; 6、搅龙数量：1;7、称重系统最大称量：15000KG;","T202113130049","2026-02-28","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3952,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5.0","搅拌室容积:5m³","结构型式：牵引立式;1、仓体外形尺寸：2650*1750*1800mm；2、搅拌室容积5m3；3、配套动力形式:拖拉机4、配套动力功率范围：40～60kW;5、称重系统最大称量：15000KG; 6、搅龙数量：1;7、轮胎规格：10-15;8、轮距：1370mm;","T202113130049","2026-02-28","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3954,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-5","搅拌室容积:5m³","结构型式：固定式（立式）               1、仓体外形尺寸：2700*1700*1800mm；2、搅拌室容积：5m3；3、配套动力形式:j电机（电机；配套动力范围:11kW）；4、转速：960r/min;    5、搅龙数量：1;6、称重系统最大称量：20000KG;7、刀片结构型式：三角形; 8、刀片数量：4片;9、生产率：≥2.2t/h;10、结构质量：1900KG;11、搅龙转速：22r/min","T202013130347","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3955,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-7","搅拌室容积:7m³","结构型式：固定立式                              1、仓体外形尺寸：2950*1950*1900mm;2、搅拌室容积7m3；3、 配套动力形式:电机;4、配套动力范围:22kW；5、电机型号：RX107-Y22KW-1/3.46-M1; 功率：22KW；制造商：REDSUN. 6、配套动力转速：1470r/min;                      7、搅龙转速：22r/min ; 8、刀片型式:三角形;9、刀片数量:5片; 10、结构质量：1995KG","冀2018T—236（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3957,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRL-4 全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1780mm×1300mm， 型式：固定立式， 配套动力型式：电动机， 配套动力功力范围：11kw～15kw， 配套动力转速：1440转/分， 搅拌仓容积：4m3","T202013130390","2025-12-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3958,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRL-5全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1780mm×1630mm， 型式：固定立式，配套动力型式：电机， 配套动力功率范围：15kw， 配套动力转速：1450r/min， 搅拌仓容积：5m3","T201913130078","2024-12-08","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3959,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-8","搅拌室容积:8m³","型号名称：9TMRL-8 全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3150mm×2200mm×1700mm， 型式：固定立式， 配套动力型式：电机， 配套动力功力范围：15kw～22kw， 配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓容积 ：8m3","T202013130388","2025-12-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3960,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRLF-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRLF-4全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1780mm×1350mm， 型式：固定立式， 配套动力型式：电机， 配套动力功率范围：11kw， 配套动力转速：1450r/min， 搅拌仓容积：4m3","T201913130080","2024-12-08","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3962,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5 全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1700mm×1730mm， 型式：固定卧式，配套动力型式：电动机， 配套动力功力范围：11kw～15kw， 配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓容积：5m3","T202013130389","2025-12-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3963,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-4","搅拌室容积:4m³","1.搅拌仓容积：4m³；2.搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2700mm×1500mm×1550mm；3.型式：固定式；4.配套动力型式：电机；5.功率范围：11kw；6.转速（r/min）：1470.","冀2018T—222（续）","2022-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3965,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5全日粮饲料制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：15KW；\n配套动力转速：1460转/分；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2800mm*1500mm*1650mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202113130056","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3966,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9TMRW-7全日粮饲料制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：18.5KW；\n配套动力转速：1470转/分；\n搅拌仓容积：7m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3000mm*1800mm*1850mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202113130057","2026-02-28","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3967,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWQ-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRWQ-5全日粮饲料制备机；\n型式：牵引卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率：25-35KW；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2800mm*1500mm*1650mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；\n轮胎规格：6.50-16；\n轮距：1200mm。","T202113130056","2026-02-28","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3968,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWQ-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9TMRWQ-7全日粮饲料制备机；\n型式：牵引卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率：25-40KW；\n搅拌仓容积：7m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3000mm*1800mm*1850mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；\n轮胎规格：7.50-16；\n轮距：1400mm。","T202113130057","2026-02-28","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3970,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄远辰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率范围：15kw。搅拌仓容积：5m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2800x1500x1650","T202113130029","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3971,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","外形尺寸：3130*1750*1934mm，结构质量：3020kg，搅拌室容积：7m³，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀56片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥22Kw","部20180465","2022-12-31","22","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[3973,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-8","搅拌室容积:8m³","型号名称9JGL-8型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称量12300kg;配套动力型式电动机;配套动力功率范围23.5(22+1.5)KW;配套动力转速1470/2800r/min;搅拌仓容积8立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）3003mm×2184mm×1900mm；主搅龙数量1个","T202037370109","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3974,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称9JGW-5型全混合日粮制备机；型式，固定卧式；称重系统最大称量12000kg；配套动力型式，电动机；配套动力功率范围，16.5(2×7.5+1.5)KW；搅拌仓容积5立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）2232mm×1700mm×1650mm;主搅龙数量2个","T202037370304","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3976,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮搅拌机","9JQL-6","搅拌室容积:6m³","型号名称 9JQL-6型全混合日粮制备机;形式牵引立式;称重系统最大称重12300kg,搅拌仓容积6立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）2704mm×1884mm×1900mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围37KW-56KW;;配套动力转速540r/min;主搅龙数量1个","T202037370112","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3977,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-8","搅拌室容积:8m³","型号名称9JQL-8型全混合日粮制备机；型式牵引立式；称重系统最大称重12300kg;搅拌仓容积8立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3003mm×2184mm×1900mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围56-67KW;配套动力转速540r/min;主搅龙数量1个","T202037370109","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3978,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","唐河县大华机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定式、卧式，称重系统最大称量：8000kg，配套动力型式：电动机，配套动力功率范围:16.5kW（电动机）；配套动力转速：1470转/分，搅拌仓容积：5m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2580×1500×1580mm，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个","T20200606316","2026-02-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3979,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","潍坊晟康农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","形式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸：2300×1450×1650mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11kW；配套动力转速：1460r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370245","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3981,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量kg：8000；配套动力型式：电机；配套动力功率范围\tkW：22（11×2）；配套动力转速r/min：1465；搅拌仓容积m³：5；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2400×1500×1500；主搅龙数量个：2","T202113130138","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3982,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县九牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：4， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2400*1400*1500， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：11kw， 配套动力转速：1460， 主搅龙数量：2","T202113130090","2026-05-23","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3984,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-8","搅拌室容积:8m³","型式：固定式（立式）。配套动力功率范围：22kW。搅拌仓容积：8m3\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2900×2300×1900","T201913130140","2024-12-08","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3985,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：15kw。搅拌仓容积：5M3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2820×1500×1600","T202113130045","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3986,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型式 ： 固定卧式；\n配套动力功率范围  ：11kW\n搅拌仓容积：4m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） mm： 2320×1460×1700","T202113130313","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3987,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","亚汉（山东）智能科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","配套动力功率范围（kW）：15（主电机）+1.5（卸料）；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2830mm×1500mm×1640mm；配套动力型式：电动机；配套动力转速(r/min):1470(主电机)/1450（卸料）；搅拌仓容积：5m³；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370323","2026-08-31","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3989,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-5Z","搅拌室容积:5m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：5m³；3、配套动力：20kw。","T202114140010","2026-04-28","20","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3990,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-5ZS","搅拌室容积:5m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：5m³；3、配套动力：23.5kw。","T202114140009","2026-04-28","23.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3992,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","郑州一科重工机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5.3m³","结构：固定式，搅拌仓容积5.3m³，搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：2720×1670×1620mm，配套动力型式： 电机，配套动力功率：15kw，配套动力转速：1440r/min，搅龙数量：1个","新2019086","2024-04-10","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3993,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","安丘市鑫泰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9型全日粮饲料制备机；型式：固定式卧式；称重系统最大称重量：6000kg；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3240mm×1800mm×1845mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：22kW+1.5kW；配套动力转速：1475r/min/1400r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370011","2026-03-29","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3995,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","赤峰市晨博农机有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称： 9JGW-9型全混合日粮制备机；型式：固定式卧式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×1750mm×2000mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：主电动机：22kW；卸料门电动机：1.1kW；配套动力转速 r/min 主电动机：1440；卸料门电动机1440r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202115150074","2026-08-30","23.1","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[3996,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-10","搅拌室容积:10m³","型号名称 / 9JGL-10全混合日粮制备机 型式 / 固定立式 搅拌仓容积 m³ 10 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高） / 3309mm*2452mm*1930mm 配套动力型式 / 三相电动机 配套动力功率范围 kw 30 配套动力转速 r/min 1470 搅龙数量 个 1","部20180251","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[3997,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-10","搅拌室容积:10m³","型号名称 / 9JQL-10全混合日粮制备机 型式 / 牵引立式 搅拌仓容积 m³ 10 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高） / 3309mm*2452mm*1930mm 配套动力型式 / 拖拉机 配套动力功率范围 kw ≥30  搅龙数量 个 1 轮胎规格 / 7.00-12 轮距 mm 1740","部20180251","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[3998,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北厚德机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：9m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3502*1745*2005， 配套动力型式：电机， 配套动力功率：22kw， 配套动力转速：1475， 主搅龙数量：1， 副搅龙数量：2","T202113130018","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4000,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：30kW；配套动力转速：1470r/min；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3500mm×1850mm×2150mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T201913130246","2024-12-30","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4001,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-10","搅拌室容积:10m³","型号名称：9JQL-10全日粮饲料制备机；型式：牵引立式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：拖拉机；配套动力功率范围（kW）：55～75；搅拌仓容积：10m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3050mm×2300mm×1950mm；主搅龙数量：1个；轮胎规格：7.50-16；轮距：1715mm","T202113130074","2026-05-23","75","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4003,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北坤地机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","1、结构形式：固定卧式； 2、称重系统最大称量：12000kg；3、配套动力形式：电机；4、配套动力功率：18.5kw(型号Y180M-4)；5、配套动力转速：1470r/min；6、搅拌室容积：9m³； 7、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3400mm×1750mm×1850mm；8、主搅龙数量：1个；9、副搅龙数量：2个。","T201913130253","2024-12-30","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4004,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北联牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m3.搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3500×1750×2030","T202113130026","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4005,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9 全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：22kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：9m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3525*1749*2102 允许偏差±％2， 主 搅龙数量：1个 副搅龙数量：2个","T202113130111","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4006,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北森洋畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力功率：30kw. 搅拌仓容积：9m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）mm：3500×1750×2000","T202113130021","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4008,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北唐旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3000X2100X1950mm\n主绞龙数量：1个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电机\n动力功率：30KW\n动力转速：1470 转/分","T202113130054","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4009,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北唐旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3500X1800X2100mm\n主绞龙数量：1个\n副绞龙数量：2个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电机\n动力功率：22KW\n动力转速：1470 转/分","T202113130052","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4011,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","固定卧式，搅拌仓容积9立方米，配套动力22kw","T202013130344","2025-12-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4012,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3530×1855×2130","T202113130096","2026-05-23","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4014,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北正牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","1、型号名称：9JGW-9 全日粮饲料制备机； 2、型式：卧式； 3、称重系统最大称量：9000kg； 4、搅拌仓容积：9㎥； 5、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3500㎜×1750㎜×2070㎜； 6、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围22kw-30kw；（3）转速1450r/min； 7、搅龙数量：主搅龙：1；副搅龙：2；","T201913130060","2024-12-08","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4015,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","搅拌仓容积：9m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300×1900×2100mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：30kw；配套动力转速：1470r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230065","2025-10-11","30","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4016,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","固定式卧式，搅拌仓容积：9m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3200mm×1800mm×1850mm，配套动力型式：三相电动机，配套动力功率范围：主电动机18.5KW、卸料门电动机0.37KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，称重系统最大称量：8000KG","T202015150021","2025-07-09","18.87","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4017,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQW-9","搅拌室容积:9m³","牵引式卧式，搅拌仓容积：9m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3200mm×1800mm×1850mm，配套动力型式：拖拉机，配套动力功率范围：≥30KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，称重系统最大称量：8000KG，轮胎规格：10.0-15，轮距：1650mm","T202015150021","2025-07-09","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4019,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-10","搅拌室容积:10m³","型号名称：9JGW-10型全混日粮搅拌机、型式：固定式卧式、称重系统最大称量：12000KG、搅拌仓容积：10m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3500mmX1800mmX2050mm、配套动力型式：电动机、配套动力功率范围：主电动机30KW、卸料门电动机1.5KW、配套动力转速;主电动机1470r/min、卸料门电动机1450r/min、主搅龙数量：1个、副搅龙数量：2个","T202115150060","2026-03-30","30","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4020,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古牧昌机械设备制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定式卧式。搅拌仓容积：9m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3500mm×1800mm×1800mm。配套动力型式：电动机。配套动力功率范围：主电动机：30kw。卸料门电动机：1.5kw。","T202115150066","2026-03-30","31.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4022,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","青岛三合东行机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-10","搅拌室容积:10m³","1\t型号名称\t/\t9JGL-10型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t固定立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t电动机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t22（主电机）+1.5（卸料）\n6\t配套动力转速\t转/分\t1470（主电机）/2850（卸料）\n7\t搅拌仓容积\tm3\t10\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2820×2820×2130\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t/\n14\t轮距\tmm\t/\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/\n\n涵盖机型\n1\t型号名称\t/\t9JQL-10型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t牵引立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t拖拉机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t50-70\n6\t配套动力转速\t转/分\t/\n7\t搅拌仓容积\tm3\t10\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2820×2820×2130\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t7.00R16\n14\t轮距\tmm\t1620\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T202137370347","2026-08-31","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4023,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","青岛三合东行机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-10","搅拌室容积:10m³","1\t型号名称\t/\t9JQL-10型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t牵引立式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t15000\n4\t配套动力型式\t/\t拖拉机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t50-70\n6\t配套动力转速\t转/分\t/\n7\t搅拌仓容积\tm3\t10\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t2820×2820×2130\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t0\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t7.00R16\n14\t轮距\tmm\t1620\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T202137370347","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4024,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-10","搅拌室容积:10m³","搅拌仓容积：10立方，配套动力：30kw(主电机）+1.5kw(液压），配套动力转速：1470r/min（主电机）+2800r/min（液压），搅龙数量：1个","T202137370153","2026-05-09","30","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4025,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","搅拌仓容积：9立方   配套动力：30KW，配套动力转速：1470r/min   搅龙数量：1个","T201937370138","2024-12-23","30","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4027,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-10","搅拌室容积:10m³","搅拌仓容积：10立方，配套动力型式：拖拉机  配套动力：≥58.84KW，搅龙数量：1个，轮胎规格：6.50-16","T202137370153","2026-05-09","58.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4028,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：卧式；称重系统最大称量：12000kg；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3510*1750*2080mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：30+1.5kw；配套动力转速：1475/1400r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202037370290","2025-12-29","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4030,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-9A","搅拌室容积:9m³","搅拌仓容积：9m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300×1900×2100mm；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：31.5kw；配套动力转速：1470/1400r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370238","2026-06-29","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4031,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","山东圣时机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9型全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3500×1750×1880mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率：23.5kW（主电机22+液压电机1.5）；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370122","2026-05-09","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4033,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄川页机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定式。配套动力型式：电机。配套动力功率范围：30kw。搅拌仓容积：9M3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3500×1750×2100","T202113130016","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4034,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盖氏机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9型全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量8000kg\n搅拌仓容积：9m³搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）3300mm*2000mm*1780mm  配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：22-30KW  配套动力转速：1400-1500r/min  主搅龙数量1个   副搅龙数量2个","T201900150481","2024-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4035,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盖氏机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9A","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9A全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量8000kg搅拌仓容积：9m³搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）3000mm*2000mm*2000mm  \n配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：22KW  配套动力转速：1460r/min  主搅龙数量1个","T202113130033","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4036,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9 全日粮饲料制备机；搅拌仓容积：9m³；配套动力功率：22kW; 型式：固定卧式；称重系统最大称量：10000kg;配套动力型式：电机；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3510mm*1750mm*1900mm;主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T201913130283","2024-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4038,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWQ-9","搅拌室容积:9m³","规格型号：9TMRWQ-9；\n型式：牵引卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率范围：45~70KW；\n搅拌仓容积：9m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3250×1800×2050mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；\n轮胎规格：900×275；\n轮距：1400mm；","T202113130038","2026-02-28","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4039,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄农奥机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式:固定卧式 ;称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式:电机；配套动力功率：30kW;配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：9m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）:3500mmX 1750mmX 2000mm;主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202113130092","2026-05-23","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4041,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","项目                                                           单位                                      设计值\n型号名称                                                       /                     9TMRW-9全日粮饲料制备机\n型式                                                              /                                       固定卧式\n称重系统最大称重                                       kg                                        8000\n配套动力型式                                               /                                           电机\n配套动力功率范围                                     kW                                          30\n配套动力转速                                            转/分                                      1470\n搅拌仓容积                                                 m³                                             9\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）            mm                             3320×1900×2120\n主搅龙数量                                                   个                                             1\n副搅龙数量                     ","T202113130086","2026-05-23","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4042,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄鹏展机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量：12000kg; 配套动力型式:电机; 配套动力功率范围:30kW; 配套动力转速:1470r/min; 搅拌仓容积:9m³; 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:3500×1750×2050mm;主搅龙数量:1个；副搅龙数量：2个；","T202113130108","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4043,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄申德机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-9","搅拌室容积:9m³","规格型号：9TMR-9；\n型式：固定式（卧式)；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机;\n配套动力功率范围：22KW；\n配套动力转速：1380r/min；\n搅拌仓容积：9m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3250×1800×1800mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；","T202013130408","2025-12-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4044,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","9JGW-9饲料制备机 搅拌仓仓体外形尺寸3500*1750*2050mm  配套动力大于等于23.5KW   主轴转速18R/MIN","T202114140027","2026-07-21","23.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4046,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","结构型式：固定式立式                    1、仓体尺寸：3250*2230*1960mm；2、搅拌仓容积：9m33、配套动力型式：电动机；4、配套动力功率范围：≥30KW; 5、配套动力转速：1476转/分.6、电机型号：RX127-Y30KW-1/3.4-M1; 功率：30KW；制造商：REDSUN. 7、主搅龙数量：1个; 8、刀片结构型式：三角形; 9、刀片数量：8片 ;10、生产率：≥2.2t/h ;11、结构质量：2860KG ;12、主搅龙转速：22~25r/min;13、称重系统最大称量：32000KG；","T201900010198","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4047,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9.0","搅拌室容积:9m³","结构型式：固定立式                      1、仓体外形尺寸：3200*2250*1930mm；2、搅拌室容积:9m3；3、配套动力形式:电机4、配套动力功率范围：30kW  5、转速：1476r/min; 6、搅龙数量：1;7、称重系统最大称量：15000KG","T202113130050","2026-02-28","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4049,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9 全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×1740mm×1810mm， 型式：固定卧式，配套动力型式：电机， 配套动力功力范围：15kw～22kw， 配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓容积：9m3","T202013130387","2025-12-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4050,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9全日粮饲料制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：22KW；\n配套动力转速：1470转/分；\n搅拌仓容积：9m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3500mm*1800mm*1850mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202113130058","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4052,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄远辰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9M3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3500×1740×2060","T202113130030","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4053,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-10","搅拌室容积:10m³","型号名称9JGL-10型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称量12300KW;配套动力型式电动机;配套动力功率范围31.5(30+1.5)KW;配套动力转速1470/2800kg；搅拌仓容积10立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）3262mm×2398mm×2000mm;主搅龙数量1个","T202037370111","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4054,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-11","搅拌室容积:11m³","型号名称9JGW-11型全混合日粮制备机；型式固定卧式；称重系统最大称量20000kg;配套动力型式电动机；配套动力功率范围18.5×2KW；配套动力转速1470r/min；搅拌仓容积11立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）4115mm×1700mm×1900mm；主搅龙数量2个","T202000231010","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4055,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称9JGW-9型全混合日粮制备机；型式，固定卧式；称重系统最大称量12000kg；配套动力型式，电动机；配套动力功率范围，31.5(2×15+1.5)KW；搅拌仓容积9立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）3165mm×1900mm×1850mm;主搅龙数量2个","T202037370303","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4057,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","唐河县大华机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定式、卧式，称重系统最大称量：8000kg，配套动力型式：电动机，配套动力功率范围：23.5kW（电动机），配套动力转速：1400转/分，搅拌仓仓体容积：9m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3620×1900×1890mm，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个","T20200606317","2026-02-28","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4058,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量kg：8000；配套动力型式：电机；配套动力功率范围\tkW：30（15×2）；配套动力转速\tr/min：1460；搅拌仓容积m³：9；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：3000×1900×1950；主搅龙数量个：2","T202113130137","2026-05-23","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4060,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9M3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3350×2220×1870","T202113130047","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4061,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9M3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3330×1800×2020","T202113130046","2026-02-28","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4062,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","亚汉（山东）智能科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","配套动力功率范围（kW）：22（主电机）+1.5（卸料）；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3280mm×1800mm×1860mm；配套动力型式：电动机；配套动力转速(r/min):1470(主电机)/1400（卸料）；搅拌仓容积：9m³；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202137370322","2026-08-31","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4063,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9.05m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：9.05m³；3、配套动力：31.5kw。","T202014140001","2025-03-03","31.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4065,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-9ZS","搅拌室容积:9.05m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：9.05m³；3、配套动力：31.5kw。","T202114140016","2026-07-21","31.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4066,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","郑州一科重工机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-10","搅拌室容积:10m³","结构：固定式，搅拌仓容积：10m³，搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：3200×2190×2160mm，配套动力型式：电机，配套动力功率：22kw，配套动力转速：1440r/min，搅龙数量：1个","新2019084","2024-04-10","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4068,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","安徽丰鑫机械装备有限公司","全混合日粮搅拌机","9JWG-13","搅拌室容积:13m³","型式：固定式；称重系统最大称量：4000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：22kW；配套动力转速：1440 r/min；搅拌仓容积：13m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5000×2100×2700mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202034327","2025-09-27","22","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4069,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称 / 9JGL-12全混合日粮制备机 型式 / 固定立式 搅拌仓容积 m³ 12 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高） / 3474mm*2490mm*2215mm 配套动力型式 / 三相电动机 配套动力功率范围 kw 37 配套动力转速 r/min 1480 搅龙数量 个 1","部20180250","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[4071,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","规格型号 / 9JGW-12 外形尺寸（长×宽×高） mm 5790*2000*2750 结构质量 kg 4600 搅龙转速 r/min 16 搅拌仓容积 m3 12 结构型式 / 卧式 配套动力范围 kW ≥30/85Hp 刀片型式 / 月牙刀、椭圆刀 刀片数量 片 45 配套动力形式 / 拖拉机或电动机 生产率 t/h ≥3.5","T201900010188","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[4072,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","大同市捷腾机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称 / 9JQL-12全混合日粮制备机 型式 / 牵引立式 搅拌仓容积 m³ 12 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高） / 3474mm*2490mm*2215mm 配套动力型式 / 拖拉机 配套动力功率范围 kw ≥37 搅龙数量 个 1 轮胎规格 / 7.00-12 轮距 mm 1740","部20180250","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[4073,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：22kw；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：12m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800mmX2200mmX2300mm; 主搅龙数量：1个。","T202113130067","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4074,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-20","搅拌室容积:20m³","型号名称：9JGL-20全日粮饲料制备机；型式：固定立式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率范围：75kW；配套动力转速：1480r/min；搅拌仓容积：20m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5000mm×2300mm×2000mm；主搅龙数量：2个","T202113130073","2026-05-23","75","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4076,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-20","搅拌室容积:20m³","型号名称：9JQL-20全日粮饲料制备机；型式：牵引立式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：拖拉机；配套动力功率范围（kW）：115～150；搅拌仓容积：20m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5000mm×2300mm×2000mm；主搅龙数量：2个；轮胎规格：7.00-16LT；轮距：1420mm；轴距：930mm。","T202113130073","2026-05-23","150","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4077,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9TMRL-12全日粮饲料制备机；型式：固定立式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功力范围：37kW；配套动力转速：1480转/分；搅拌仓容积：12m3；搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：3100mm×2420mm×2270mm；主搅拌龙数量：1个","T202013130385","2025-12-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4079,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北佳牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JQW-12","搅拌室容积:12m³","卧式牵引式，搅拌仓容积12立方米，配套动力60-90kw","T202113130075","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4080,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12全混合日粮制备机   型式：固定卧式   称重系统最大称量：16000kg   配套动力型式：电动机   配套动力功率：37KW   配套动力转速：1480转/分  搅拌仓容积：12m3  搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3180mm×2250mm×2150mm   主搅龙数量：1个","T202113130036","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4081,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北坤地机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","1、结构形式：固定卧式； 2、称重系统最大称量：12000kg；3、配套动力形式：电机；4、配套动力功率：30kw(型号YE2-200L-4)；5、配套动力转速：1470r/min；6、搅拌室容积：12m³； 7、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4200mm×1980mm×2000mm；8、主搅龙数量：1个；9、副搅龙数量：2个。","T201913130252","2024-12-30","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4082,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北联牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力功率：37kw.搅拌仓容积：12m3.搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3220×2220×2100","T202113130028","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4084,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北唐旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式\n搅拌仓容积：12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3150X2300X2150mm\n主绞龙数量：1个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电机\n动力功率：37KW\n动力转速：1470 转/分","T202113130055","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4085,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北唐旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式\n搅拌仓容积：12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3000X2000X2150mm\n主绞龙数量：2个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电机\n动力功率：44 (22X2) KW\n动力转速：1475 转/分","T202113130053","2026-02-28","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4087,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-22","搅拌室容积:22m³","固定立式，搅拌仓容积22立方米，配套动力60kw","T202113130079","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4088,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","固定卧式，搅拌仓容积12立方米，配套动力37kw","T202113130078","2026-05-23","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4090,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","牵引立式，搅拌仓容积12立方米，配套动力60-90kw","T202113130080","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4091,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-22","搅拌室容积:22m³","牵引立式，搅拌仓容积22立方米，配套动力96-111kw","T202113130079","2026-05-23","96","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4092,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","固定卧式，搅拌仓容积12立方米，配套动力30kw","T202013130345","2025-12-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4093,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：12m3. 搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3300×2220×2050","T202113130094","2026-05-23","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4095,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","郎溪农成机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量：12000kg；搅拌仓容积：12 m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高)：3040×1900×2090mm；配套动力型式：三相异步电动机；配套动力功率范围：22kW；配套动力转速：1440r/min；主搅龙数量：1个","T202165650117","2026-03-15","22","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4096,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","型式：牵引式立式；配套动力型式：拖拉机；称重系统最大称量:3150kg；配套动力功率范围 ：55～59kW;搅拌仓容积:12m3;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3202×2259×2130mm;主搅龙数量:1个;轮胎规格:300-15;轮距:1750mm;","T20202121070","2025-09-15","0","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[4098,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","固定式卧式，搅拌室容积：12m³，配套动力型式：三相电动机，配套动力：主电动机37KW、卸料门电动机0.37KW，搅龙数量：3个，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3650mm×2000mm×2300mm","部20180259","2022-12-31","37.37","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4099,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGW-12U","搅拌室容积:12m³","固定式卧式，搅拌仓容积：12m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×2000mm×2120mm，配套动力型式：电动机，配套动力功率范围：主电动机22KW、卸料门电动机0.37KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，称重系统最大称量：20000KG","T202000150126","2025-07-05","22.37","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4100,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","内蒙古大匠精工科技发展有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQW-12","搅拌室容积:12m³","牵引式卧式，搅拌仓容积：12m³，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×2000mm×2120mm，配套动力型式：拖拉机，配套动力功率范围：≥35KW，主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，称重系统最大称量：20000KG，轮胎规格：14/90-16，轮距：1500mm","T202000150126","2025-07-05","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[4101,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","宁津县永升机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称9JGW-12型全混合日粮制备机型式固定卧式称重系统最大称量kg32000搅拌仓容积m312搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm3000×2430×2050配套动力型式电动机配套动力功率范围kW18.5（主电机）×2+1.5（卸料）配套动力转速r/min1470（主电机）/1400（卸料）主搅龙数量个2副搅龙数量个2取料滚筒宽度mm最大取料高度mm轮胎规格轮距mm轴距mm驾驶室","T202100370828","2026-08-31","38.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4103,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9HL-12","搅拌室容积:12m³","1、型式：牵引式立式；2、称重最大称量：16400kg；3、搅拌仓容积：12M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：3530mm*2340mm*2220mm;5、配套动力型式：拖拉机；6、配套动力功率范围：≧55kW;7、主搅龙数量：1个；8、轮胎规格：7.00-12；9、轮距：2050mm","T202015150070","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4104,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9HL-16","搅拌室容积:16m³","1、型式：牵引式立式；2、称重最大称量：16400kg；3、搅拌仓容积：16M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：5180mm*2050mm*2000mm;5、配套动力型式：拖拉机；6、配套动力功率范围：≧62kW;7、主搅龙数量：2个；8、轮胎规格：7.00-12；9、轮距：1750mm","T202015150069","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4106,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGL-20","搅拌室容积:20m³","搅拌仓容积:20M3；搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5230MM*2050MM*2290MM；\n配套动力型式:电机；额定功率:30+30KW；额定转速:1460R/MIN；搅龙数量:2个；刀片数量：12大32小","部20180042","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4107,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","搅拌仓容积:24M3；搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5450MM*2270MM*2360MM；配套动力型式:电机；额定功率:45KW+45KW；额定转速:1460R/MIN；搅龙数量:2个；刀片数量：12大32小","部20180040","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4109,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JGL-48","搅拌室容积:48m³","1、型式：固定式立式；2、称重最大称量：32800kg；3、搅拌仓容积：48M3;4、搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：8460mm*2480mm*2740mm;5、配套动力型式：电动机；6、配套动力功率范围：主电动机45+90 kW，卸料门电动机：1.5kW;7、配套动力转速：主电动机：1480、1480，卸料门电动机1400 ；8、主搅龙数量：3个","T202100150015","2026-04-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4110,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQL-20","搅拌室容积:20m³","搅拌仓容积:20M3；搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5230MM*2050MM*2290MM；牵引式配套动力型式:拖拉机,功率范围:≧62KW；搅龙数量:2个；轮胎规格:7.00-12；轮距:1570MM；刀片数量：12大32小","部20180042","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4111,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQL-24","搅拌室容积:24m³","搅拌仓容积:24M3；搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5450MM*2270MM*2360MM；牵引式配套动力型式:拖拉机,功率范围:≧88KW；搅龙数量:2个；轮胎规格:7.00-12；轮距:1520MM；刀片数量：12大32小","部20180040","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4112,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛郁金香机械有限公司","全混合日粮饲料制备机","9JQL-36","搅拌室容积:36m³","搅拌仓容积：36M3；搅拌仓外形尺寸（长*宽*高）：070mm*2320mm*2090mm;配套动力型式：拖拉机，功率范围：≧132KW；搅龙数量：3个；轮胎规格：8.15-15；轮距：1800mm；刀片数量：18大48小","部20180039","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4114,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-16","搅拌室容积:16m³","搅拌仓容积：16立方  配套动力：44KW.配套动力转速：1470r/min   搅龙数量：2个","T202000370230","2025-07-05","44","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4115,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3280*2280*2010mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：30-37kw；配套动力转速：1480转/分；主搅龙数量：1个","T202000140884","2025-12-30","37","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4117,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12S","搅拌室容积:12m³","1.型号名称：9JGW-12S型全混合日粮制备机\n2.型式：固定卧式\n3.称重系统最大称量（kg）：4000\n4.配套动力型式：电动机\n5.配套动力功率范围（kW）：22\n6.配套动力转速（r/min）：1470\n7.搅拌仓容积（m³）：12\n8.搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2815×2250×2315\n9.主搅龙数量（个）：1\n10.副搅龙数量（个）：2","T202100371003","2026-11-02","22","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4118,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","搅拌仓容积：12m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2822×2200×1983mm；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围:44.37kw；配套动力转速：1475/1330r/min；主搅龙数量：2个；副搅龙数量：2个。","T202100370825","2026-08-31","44.37","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4119,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","山东德农农业机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-16","搅拌室容积:16m³","搅拌仓容积：16m³；型式：固定卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300×2200×2230mm；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围:60.37kw；配套动力转速：1475/1330r/min；主搅龙数量：2个；副搅龙数量：2个。","T202100370824","2026-08-31","60.37","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4120,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","山东圣时机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12型全混合日粮制备机;型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓体外形尺寸（长x宽x高）：3020x2000x2170mm；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围kW：18.5X2（主电机）+1.5（液压）；配套动力转速r/min：1470（主电机）/1450（液压）；主搅龙数量：2个；副搅龙数量：0.","T202100370560","2026-06-29","38.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4122,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄盖氏机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机 型式：固定立式 称重系统最大称量8000kg\n搅拌仓容积：12m³搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）3800*2400*2100mm     配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：37KW  配套动力转速：1480r/min  主搅龙数量1个","T202113130032","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4123,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄盖氏机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量8000kg\n搅拌仓容积：12m³搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）3500*2000*2130mm  配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：30KW  配套动力转速：1470r/min  主搅龙数量1个   副搅龙数量2个","T201913130066","2024-12-08","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4125,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","规格型号：9TMRL-12；\n型式：固定立式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力形式：电机；\n配套动力功率范围：37KW；\n配套动力转速：1470r/min；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3350×2400×2200mm；\n主搅龙数量：1个；","T202113130039","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4126,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRLQ-12","搅拌室容积:12m³","规格型号：9TMRLQ-12；\n型式：牵引立式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力形式：拖拉机；\n配套动力功率范围：65~80KW；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3350×2400×2200mm；\n主搅龙数量：1个；\n轮胎规格：7.00-16；\n轮距：1680mm；","T202113130039","2026-02-28","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4128,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄久巨机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","1、型号名称：9JGW-12 全日粮饲料制备机； 2、型式：固定卧式； 3、称重系统最大称量：12000kg； 4、搅拌仓容积：12m³； 5、 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4050mm×2000mm×2230mm； 6、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围30kw；（3）转速1470r/min； 7、搅龙数量：主搅龙：1 ；副搅龙：2；","T202013130130","2025-10-15","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4129,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","1、型号名称：9TMRW-12型 全日粮饲料制备机； 2、型式：固定卧式； 3、搅拌仓容积：12m³； 4、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4120mm×2000mm×2250mm； 5、配套动力：（1）型式：电机；（2）功率范围22kw；（3）转速1470r/min； 6、搅龙数量：主搅龙：1 ；副搅龙：2；","冀2018T-126","2022-12-31","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4130,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","项目                                                         单位                           设计值\n型号名称                                                      /                 9JGL-12全混日粮搅拌机\n型式                                                             /                             固定立式\n称重系统最大称重                                     kg                                 8000\n配套动力型式                                             /                                   电机\n配套动力功率范围                                   kW                                   30\n配套动力转速                                        转/分                               1470\n搅拌仓容积                                             m³                                    12\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）          mm                      3300×2350×2050\n主搅龙数量                                                 个                                   1\n副搅龙数量                                                  个                                    /\n取料滚筒宽度                            ","T202113130085","2026-05-23","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4131,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-16","搅拌室容积:16m³","项目                                                        单位                            设计值\n型号名称                                                    /                              9JGL-16全混日粮搅拌机\n型式                                                           /                                 固定立式\n称重系统最大称重                                     kg                                 8000\n配套动力型式                                            /                                        电机\n配套动力功率范围                                      kW                                30kW×2\n配套动力转速                                           转/分                                    1470\n搅拌仓容积                                                   m³                                       16\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）             mm                           5150×2270×1850\n主搅龙数量                                                   个                                          2\n副搅龙数量                                                    个               ","T202113130084","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4133,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","项目                                                                 单位                            设计值\n型号名称                                                              /                 9JQL-12全混日粮搅拌机\n型式                                                                     /                              牵引立式\n称重系统最大称重                                             kg                                 8000\n配套动力型式                                                     /                                  拖拉机\n配套动力功率范围                                           kW                                 37~50\n配套动力转速                                                转/分                                        /\n搅拌仓容积                                                      m³                                       12\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）                mm                        3300×2350×2050\n主搅龙数量                                                     个                                        1\n副搅龙数量                             ","T202113130085","2026-05-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4134,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JQL-16","搅拌室容积:16m³","项目                                                单位                             设计值\n型号名称                                            /                  9JQL-16全混日粮搅拌机\n型式                                                  /                                     牵引立式\n称重系统最大称重                          kg                                       8000\n配套动力型式                                 /                                         拖拉机\n配套动力功率范围                        kW                                       80~100\n配套动力转速                                转/分                                            /\n搅拌仓容积                                      m³                                          16\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） mm                            5150×2270×1850\n主搅龙数量                                       个                                            2\n副搅龙数量                                      个                                              /\n取料滚筒宽度                                  mm                             ","T202113130084","2026-05-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4136,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","项目                                                     单位                       设计值\n型号名称                                                 /              9TMRW-12全日粮饲料制备机\n型式                                                        /                       固定式（卧式）\n称重系统最大称量                                  kg                            8000\n配套动力型式                                          /                               电机\n配套动力功率范围                               kW                                22\n配套动力转速                                    r/min                             1470\n搅拌仓容积                                           m3                                12\n搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)            mm                     4020×2000×2300\n主搅龙数量                                             个                                   1\n副搅龙数量                                              个                                  2\n取料滚筒宽度                                         mm                                    /\n最大取料高度    ","T202013130164","2025-11-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4137,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-14","搅拌室容积:14m³","项目                                                             单位                                设计值\n型号名称                                                        /                 9TMRW-14全日粮饲料制备机\n型式                                                               /                                    卧式\n称重系统最大称量                                        kg                                    8000\n配套动力型式                                                /                                       电机\n配套动力功率范围                                        kW                                      22\n配套动力转速                                             r/min                                   1450\n搅拌仓容积                                                    m³                                      14\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）              mm                         4300×2000×2400\n主搅龙数量                                                    个                                        1\n副搅龙数量                                              ","T201913130305","2024-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4138,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","结构型式：牵引立式                       1、仓体尺寸：3250*2150*2040mm；2、搅拌仓容积：12m3；3、配套动力型式：电机；4、配套动力功率范围：45KW; 5、配套动力转速：1480转/分. 6、电机型号：RX157-Y45KW-1/2.7-M1; 功率：45KW；制造商：REDSUN.7、主搅龙数量：1个;8、刀片结构型式：三角形; 9、刀片数量：8片;10、结构质量：3695KG; 11、主搅龙转速：22r/min","冀2018T—237（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4139,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-18","搅拌室容积:18m³","结构型式：牵引立式                       1、仓体尺寸：5150×2250×1900mm；2、搅拌仓容积：18m3；3、配套动力型式：电机；4、配套动力功率范围：55KW; 5、配套动力转速：1480转/分.6、电机型号：RX157-Y45KW-1/2.7-M1; 功率：55KW；制造商：REDSUN.                      7、主搅龙数量：1个; 8、刀片结构型式：三角形; 9、刀片数量：14片; 10、结构质量：4450KG; 11、主搅龙转速：23r/min","冀2018T—238（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4141,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全混合日粮饲料搅拌机","9TMR-12","搅拌室容积:12m³","规格型号：9TMR-12， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）： 3994mm×1800mm×2000mm， 型式：卧式， 配套动力型式：电机， 配套动力功率范围：30KW， 配套动力转速：1460r/min， 搅拌仓容积：12m3","冀2018T-216（续）","2022-12-31","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4142,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9TMRL-12 全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3400mm×2250mm×1900mm， 型式：固定立式， 配套动力型式：电动机， 配套动力功力范围：30kw～45kw， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：12m3","T202013130386","2025-12-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4144,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-36","搅拌室容积:36m³","型号名称：9TMRL-36全日粮饲料制备机， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：7900mm×2270mm×2200mm， 型式：固定立式， 配套动力型式：电机， 配套动力功率范围：93.5kw， 配套动力转速：540r/min， 搅拌仓容积：36m3","T201913130079","2024-12-08","93.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4145,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRLQ-21","搅拌室容积:21m³","型号规格：9TMRLQ-21， 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5650mm×2270mm×2200mm， 型式：牵引式， 配套动力型式：拖拉机， 配套动力功率范围：102.9kw～117.6kw，搅拌仓容积：21m3","冀2018T-156","2022-12-31","102.9","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4147,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","1、搅拌仓容积:12m³；2、搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):3300mm×2200mm×2100mm；3、称重系统最大称量：30000kg；4、结构形式:固定式（立式）;5、配套动力形式:电机；6、配套动力范围:37kW;7、配套动力转速：1470r/min.","T202013130346","2025-12-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4148,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9TMRW-12全日粮饲料制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：37（18.5*2）KW；\n配套动力转速：1470转/分；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3000mm*2000mm*2100mm；\n主搅龙数量：2个。","T202113130059","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4149,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄远辰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：12m3。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3350x2250x2050","T202113130031","2026-02-28","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4150,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","立式牵引式动物饲料制备机","9JGL-21型立式固定式动物饲料制备机","搅拌室容积:21m³","外形尺寸：5575*2448*2049mm，结构质量：6640kg，搅拌室容积：21m³，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀18片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥45Kw","部20180698","2022-12-31","45","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4152,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","外形尺寸：4018*2012*2252mm，结构质量：4020kg，搅拌室容积：12m³，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀81片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥30Kw","部20180464","2022-12-31","30","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4153,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JGW-16","搅拌室容积:16m³","外形尺寸：4768*2140*2358mm，结构质量：5700kg，搅拌室容积：16m³，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀96片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥37Kw","部20180463","2022-12-31","37","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4155,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-14","搅拌室容积:14m³","型号名称9JGL-14型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称量16400kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围45KW；搅拌仓容积14立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）4957mm×2168mm×1750mm;主搅龙数量2个","T202000231008","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4156,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-16","搅拌室容积:16m³","型号名称9JGL-16型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称量16400kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围45KW；搅拌仓容积16立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）5072mm×2190mm×1950mm;主搅龙数量2个","T202000231007","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4157,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-18","搅拌室容积:18m³","型号名称9JGL-18型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称量20000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围55KW；搅拌仓容积18立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）5187mm×2208mm×2150mm;主搅龙数量2个","T202000231006","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4158,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-20","搅拌室容积:20m³","型号名称9JGL-20型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称量20000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围75KW；搅拌仓容积20立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）5501mm×2396mm×2000mm;主搅龙数量2个","T202000231005","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4160,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-30","搅拌室容积:30m³","型号名称9JGL-30型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称重30000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围91.5(90+1.5)kw；搅拌仓容积30立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）6159mm×2640mm×2450mm；主搅龙数量2个","T202000371194","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4161,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-30S","搅拌室容积:30m³","型号名称9JGL-30S型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称重30000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围111.5(110+1.5)kw；搅拌仓容积30立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）7741mm×2394mm×2000mm；主搅龙数量3个","T202000371195","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4163,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-36S","搅拌室容积:36m³","型号名称9JGL-36S型全混合日粮制备机；型式固定立式；称重系统最大称重30000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围133.5(132+1.5)kw；搅拌仓容积36立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）7970mm×2436mm×2400mm；主搅龙数量3个","T202000371197","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4164,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-13","搅拌室容积:13m³","型号名称9JGW-13型全混合日粮制备机；型式固定卧式；称重系统最大称量20000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围38.5(2×18.5+1.5)KW搅拌仓容积13立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）4115mm×2000mm×1950mm；主搅龙数量2个","T202000371191","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4166,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-21","搅拌室容积:21m³","型号名称9JGW-21型全混合日粮制备机；型式固定卧式；称重系统最大称重40000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围75.5(2×37+1.5)kw；搅拌仓容积21立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）5300mm×2300mm×2165mm；主搅龙数量2个；副搅龙数量2个","T202000371193","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4167,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-25","搅拌室容积:25m³","型号名称9JGW-25型全混合日粮制备机；型式固定卧式；称重系统最大称量40000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围37×2+4.2KW；配套动力转速1480/1440r/min；搅拌仓容积25立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）5500mm×2350mm×2365mm；主搅龙数量2个；副搅龙数量2个","T202000231019","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4168,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称9JQL-12型全混合日粮制备机;形式牵引立式;称重系统最大称重12300kg,搅拌仓容积12立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3405mm×2420mm×2250mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围74KW-89KW;主搅龙数量1个","T202000231009","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4169,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-14","搅拌室容积:14m³","型号名称9JQL-14型全混合日粮制备机;形式牵引立式;称重系统最大称重16400kg,搅拌仓容积14立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）4957mm×2168mm×1750mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围81KW-96KW;主搅龙数量2个","T202000231008","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4171,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-18","搅拌室容积:18m³","型号名称 9JQL-18型全混合日粮制备机;形式牵引立式;称重系统最大称重20000kg；搅拌仓容积18立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）5187mm×2208mm×2150mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围89KW-104KW;主搅龙数量2个","T202000231006","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4172,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-20","搅拌室容积:20m³","型号名称 9JQL-20型全混合日粮制备机;形式牵引立式;称重系统最大称重20000kg,搅拌仓容积20立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）5501mm×2396mm×2000mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围96KW-111KW；主搅龙数量2个","T202000231005","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4174,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-30","搅拌室容积:30m³","型号名称9JQL-30型全混合日粮制备机；形式牵引立式；称重系统最大称重30000kg；配套动力型式拖拉机；配套动力功率范围≥117kw；搅拌仓容积30立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）6159mm×2640mm×2450mm；主搅龙数量2个","T202000371194","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4175,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-30S","搅拌室容积:30m³","型号名称9JQL-30S型全混合日粮制备机；形式牵引立式，称重系统最大称重30000kg；配套动力型式拖拉机，配套动力功率范围≥117kw；搅拌仓容积30立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）7741mm×2394mm×2000mm；主搅龙数量3个","T202000371195","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4176,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-36","搅拌室容积:36m³","型号名称9JQL-36型；型式牵引立式；称重系统最大称重30000kg；配套动力型式拖拉机；配套动力功率范围≥117kw；搅拌仓容积36立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）6245mm×2656mm×2850mm；主搅龙数量2个","T202000371196","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4177,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-36S","搅拌室容积:36m³","型号名称9JQL-36S型；型式牵引立式；称重系统最大称重30000kg；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）7970mm×2436mm×2400mm；主搅龙数量3个","T202000371197","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4179,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县九牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机， 型式：固定立式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：12， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3300*2300*2100， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：37kw， 配套动力转速：1470， 主搅龙数量：1","T202113130091","2026-05-23","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4180,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-13","搅拌室容积:13m³","型式：固定式（立式）。配套动力功率范围：45kW\n搅拌仓容积：13m3。搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：3300×2400×2300","T201913130141","2024-12-08","45","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4182,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","型式：固定式  立式。配套动力型式：电机。配套动力功率范围kw：30×2（主机）+1.5（卸料门）。配套动力转速 r/min：1470（主机）/1400（卸料门）。搅拌仓容积：24m3 。搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5600×2300×2070。主搅龙数量 ：2个","T202100230790","2026-08-31","61.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4183,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-24","搅拌室容积:24m³","型式：牵引式 立式。配套动力型式：拖拉机。配套动力功率范围kw：≥88.2。配套动力转速 r/min：720。搅拌仓容积：24m3 。搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5600×2300×2070。主搅龙数量 ：2个","T202100230790","2026-08-31","88.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4185,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备（搅拌）机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：12m³；3、配套动力：38.5kw。","T201900140446","2024-12-30","38.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4186,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-12ZS","搅拌室容积:12m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：12m³；3、配套动力：45.5kw。","T202114140015","2026-07-21","45.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4187,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","郑州一科重工机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-13","搅拌室容积:13m³","结构：固定式，搅拌仓容积：13m³，搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：3800×2280×2210mm，配套动力型式：电机，配套动力功率 ：30kw，配套动力转速：1440r/min，搅龙数量1个","新2019085","2024-04-10","30","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4188,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","郑州一科重工机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-13","搅拌室容积:13.2m³","结构：固定式，搅拌仓容积：13.2m³，搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：4020×2100×2170mm，配套动力型式： 电机r，配套动力功率：22kw，配套动力转速：1440r/min，搅龙数量：1个","新2019088","2024-04-10","13.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4190,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","安徽瑞格电子科技有限公司","箱体式孵化机","9CXT-15120","蛋容量:15120枚","容蛋量：15120枚 结构型式：箱体式 加热机构型式：PID控制型普通电热管","2019TJ188","2023-12-31","5.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4191,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","安徽瑞格电子科技有限公司","箱体式孵化机","9CXT-30240","蛋容量:30240枚","容蛋量：30240枚 结构型式：箱体式 加热机构型式：PID控制型普通电热管","2019TJ189","2023-12-31","9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4193,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","安徽瑞格电子科技有限公司","孵化机","RGFXT-19200","蛋容量:19200枚","容蛋量：19200枚 结构型式：箱体式 加热机构型式：普通电热管","T202034387","2025-11-30","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4194,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠爱多孵化设备有限公司","孵化机","9ADF22528","蛋容量:22528枚","配置参数：容蛋量22528/枚；蛋车形式：蛋车式；箱体外形尺寸：3370×2475×2620（mm);翻蛋角度：鸡：430±20；鸭、鹅：500±20；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：5.8KW","2017TJ710","2021-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4195,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠三缘孵化设备有限公司","孵化机（水禽专用）","9FU-12000","蛋容量:12000枚","型号名称：9FU-12000型孵化机（水禽专用）\n 结构型式：箱体式 \n工作形态外形尺寸（长*宽*高）：2570mm*2660mm*2550mm \n装机容量：4.76KW \n排风机构额定转数：800r/min\n 加热机构型式：电加热管 \n翻蛋机构型式：涡轮蜗杆式 \n容蛋量：12000枚（鸭蛋） \n蛋盘总数：120个","2019TJ012","2023-12-31","4.76","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4196,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠三缘孵化设备有限公司","孵化机","9FU-20000","蛋容量:20000枚","型号名称：9FU-20000型孵化机\n 结构型式：箱体式 \n工作形态外形尺寸（长*宽*高）：3600mm*2735mm*2630mm \n装机容量：6.76KW \n加热机构型式：普通电热管 \n加湿机构型式：加湿片\n翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式 \n容蛋量：20000枚 \n蛋盘总数：200个(鸭蛋）","T202034028","2025-11-30","6.76","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4198,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠市大江电子有限责任公司","孵化机","9DJF-19200","蛋容量:19200枚","容蛋量:19200枚；总功率:5.78kW；翻蛋机构形式:机械翻蛋；加热机构形式:电加热.","2018TJ182","2022-12-31","5.78","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4199,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠市佳孚电子孵化设备有限公司","孵化机","9FU(C)-14520","蛋容量:14520枚","规格型号：9FU(C)-14520 、结构型式：箱体式 、 工作状态外形尺寸（mm)（长×宽×高）：2540×2580×2600、装机容量(kW)：4.2、送风机构型式：混流式、加热机构型式：普通电热管、加湿机构型式：加湿片、翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式、容蛋量（枚）：14520、蛋盘总数（个）：120","T202034568","2025-11-30","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4201,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠市三诚电子有限责任公司","孵化机","9DMF-19200","蛋容量:19200枚","容蛋量：19200枚/蛋，蛋车形式：架式；箱体外形尺寸（长×宽×高）mm：3360×2460×2630；翻蛋角度(°):40～45;温度范围（℃）：34～39，控温精度（℃）：≤0.2，控湿范围（RH%）：40～80，湿度分辨率：1%RH；总功率：5.78KW","2018TJ178","2022-12-31","5.78","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4202,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠市益联电子设备有限公司","孵化机","9LYF-13800","蛋容量:13800枚","规格型号：9LYF-13800\n结构型式：箱体式\n工作状态外形尺寸mm（上*宽*高）:2510*2535*2560\n装机容量：4.512kw\n送风机构型式：混流式\n加热机构型式：普通电热管\n加湿机构型式：加湿片\n翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式\n容蛋量：13800枚\n蛋盘总数：138个","T202034710","2025-11-30","4.512","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4204,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠市益农电子设备有限公司","孵化机","9FU-19200","蛋容量:19200枚","19200机器   装蛋19200枚， 尺寸3360*2450*2600  功率5.84KW .一、设备的技术指标\n1、 温度：\n        显示精度：0.01℃\n        控温精度：±0.05℃\n        控温范围：30.00－39.99\n        温度场稳定性：≤0.01℃\n        温度场均方差：0.06℃\n2、湿度：\n        显示精度：1％RH\n        控湿范围：40－85％RH\n        控湿精度：2％RH\n    3、翻蛋角度：鸡45°±2°；鸭蛋立放50°，平放45°；鹅蛋一般为平放45°，翻蛋定时1小时－3小时。\n4、机内孵化后期CO2含量：＜0.15%。","T202034623","2025-11-30","5.84","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4205,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF17600","蛋容量:17600枚","配置参数：容蛋量17600/枚；蛋车形式：蛋架式；箱体外形尺寸：2735×2513×2610（mm);翻蛋角度：450～650；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：5.3KW","2017TJ682","2021-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4206,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF19448","蛋容量:19448枚","配置参数：容蛋量19448/枚；蛋车形式：蛋架式；箱体外形尺寸：2735×2513×2610（mm);翻蛋角度：450～650；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：5.3KW","2017TJ683","2021-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4207,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y23040","蛋容量:23040枚","1.型号名称：EICTPC-Y23040型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2770mm×2420mm（箱体）；4.装机容量：6.3kW；5.加热机构型式：电加热管；6.容蛋量：23040枚（鸭蛋）；7.蛋盘总数：192个。","2019TJ026","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4209,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","箱体式孵化机","EIF(C)DMS-19200","蛋容量:19200枚","1.型号名称：EIF(C)DMS-19200型箱体式孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；4.装机容量：5.84kW；5.排风机构额定转速：288r/min；6.加热机构型式：电加热管；7.翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式；8.容蛋量：19200枚（鸡蛋）；9.蛋盘总数：128个。","2018TJ185","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4210,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMS-22528","蛋容量:22528枚","1.型号名称：EIF(C)DMS-22528型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2235mm×2375mm；4.装机容量：5.84kW；5.排风机构额定转速：1440r/min；6.加热机构型式：电加热管；7.翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式；8.容蛋量：22528（鸡蛋）；9.蛋盘总数：256个。","2018TJ523","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4212,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y34560","蛋容量:34560枚","1.型号名称：EIFTPC-Y34560型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×2820mm×2670mm；4.装机容量：13.5kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：34560枚（鸭蛋）；8.蛋盘总数：1152个。","2019TJ025","2023-12-31","13.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4213,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFXDT-Y43200","蛋容量:43200枚","1.型号名称：EIFXDT-Y43200型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：7440mm×3122mm×2710mm；4.装机容量：9.7kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：43200枚（鸭蛋）；8.蛋盘总数：1440个。","2019TJ023","2023-12-31","9.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4214,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","佛山市任氏机械科技有限公司","孵化机","9FU-19008","蛋容量:19008枚","型号：9FU-19008 蛋容量：鹅6624（枚）鸭13200（枚）鸡19008（枚） 额定电压：380V 额定功率：5.5kW 外形尺寸：2400×2360×2300","T201944440008","2024-09-28","5.5","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4215,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","佛山市任氏机械科技有限公司","孵化机","9FU-30720","蛋容量:30720枚","型号：9FU-30720 蛋容量：鹅12528（枚）鸭25344（枚）鸡30720（枚） 额定电压：380V 额定功率：7.1kW 外形尺寸：3640×2435×2425","T201944440008","2024-09-28","7.1","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4217,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y23040","蛋容量:23040枚","1、型号名称：EICTPC-Y23040型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2770mm×2420mm（箱体）；\n4、装机容量：6.3kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：/；\n8、容蛋量：23040枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：192个。","2018TJ020","2022-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4218,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICXDH-15120","蛋容量:15120枚","1、型号名称：EICXDH-15120型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2000mm×1990mm；\n4、装机容量：4.62kW；\n5、排风机构额定转速（r/min）：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：/；\n8、容蛋量：15120枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：90个。","2017TJ757","2021-12-31","4.62","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4220,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMHI-Y12096","蛋容量:12096枚","1、型号名称：EIF(C)DMHI-Y12096型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、排风机构额定转速：1440 r/min；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：涡轮蜗杆式；\n8、容蛋量：12096枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：192个。","2018TJ017","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4221,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","箱体式孵化机","EIF（C）DMS-12096","蛋容量:12096枚","1、结构型式：箱体式；\n2、规格型号：EIF(C)DMS-12096；\n3、装机容量：5.84kW；\n4、外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；\n5、容蛋量：12096枚；\n6、蛋盘总数：192个（换证时蛋盘总数由原来的128个变更为192个，详见检验报告）。","2017TJ073","2021-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4223,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMS-22528","蛋容量:22528枚","1、型号名称：EIF(C)DMS-22528型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2235mm×2375mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、排风机构额定转速：1400 r/min；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式；\n8、容蛋量：22528枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：256个。","2017TJ758","2021-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4224,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)TPC-40320","蛋容量:40320枚","1、型号名称：EIF(C)TPC-40320型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2770mm×2740mm；\n4、装机容量：9.9kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：气动式；\n8、容蛋量：40320枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：960个。","2017TJ759","2021-12-31","9.9","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4225,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y34560","蛋容量:34560枚","1、规格型号：EIFTPC-Y34560；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×2820mm×2670mm；\n4、装机容量：13.8kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：喷雾式；\n8、翻蛋机构型式：气动式；\n9、容蛋量：34560枚（鸭蛋）；\n10、蛋盘总数：1152个。","T202034134","2025-06-28","13.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4226,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFXDT-Y43200","蛋容量:43200枚","1、规格型号：EIFXDT-Y43200；\n2、结构型式：分批入孵式；\n3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7440mm×3122mm×2710mm；\n4、装机容量：9.7kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：喷雾式；\n8、翻蛋机构型式：气动式；\n9、容蛋量：43200枚（鸭蛋）；\n10、蛋盘总数：1440个。","T202034133","2025-06-28","9.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4228,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠爱多孵化设备有限公司","孵化机","9ADF60480","蛋容量:60480枚","配置参数：容蛋量60480/枚；蛋车形式：蛋车式；箱体外形尺寸：6580×3135×2625(mm);翻蛋角度：鸡：430±20；鸭、鹅：500±20；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：7.2KW","2017TJ711","2021-12-31","7.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4229,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠市大江电子有限责任公司","孵化机","9DJF-90720","蛋容量:90720枚","容蛋量:90720枚；总功率:9.70kW；翻蛋机构形式:气动翻蛋；加热机构形式:电加热.","2018TJ181","2022-12-31","9.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4231,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EICTPC-60480","蛋容量:60480枚","1.型号名称：EICTPC-60480型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×4090mm×2420mm；4.装机容量：11.4kW；5.加热机构型式：电加热管；6.容蛋量：60480枚（鸡蛋）；7.蛋盘总数：360个。","2018TJ525","2022-12-31","11.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4232,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-120960","蛋容量:120960枚","1.型号名称：EIFTPC-120960型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×5460mm×2740mm（箱体式）；4.装机容量：27.6kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：120960枚（鸡蛋）；8.蛋盘总数：2880个。","2019TJ027","2023-12-31","27.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4233,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-60480","蛋容量:60480枚","1.型号名称：EIFTPC-60480型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×2770mm×2740mm；4.装机容量：13.8kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：60480枚（鸡蛋）；8.蛋盘总数：1440个。","2018TJ524","2022-12-31","13.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4234,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y69120","蛋容量:69120枚","1.型号名称：EIFTPC-Y69120孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×5460mm×2670mm（箱体）；4.装机容量：26.7kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：69120枚（鸭蛋）；8.蛋盘总数：2304个。","2019TJ024","2023-12-31","26.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4236,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-60480","蛋容量:60480枚","1、型号名称：EICTPC-60480型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×4090mm×2420mm；\n4、装机容量：11.4kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：/；\n8、容蛋量：60480枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：360个。","2018TJ019","2022-12-31","11.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4237,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-120960","蛋容量:120960枚","1、型号名称：EIFTPC-120960型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×5460mm×2740mm；\n4、装机容量：27.6kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：气动式；\n8、容蛋量：120960枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：2880个。","2017TJ761","2021-12-31","27.6","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4239,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y69120","蛋容量:69120枚","1、型号名称：EIFTPC-Y69120型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×5460mm×2670mm（箱体）；\n4、装机容量：26.7kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：气动式；\n8、容蛋量：69120枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：2304个。","2018TJ021","2022-12-31","26.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4240,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFXDT-90720","蛋容量:90720枚","1、规格型号：EIFXDT-90720；\n2、结构型式：分批入孵式；\n3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8440mm×3122mm×2600mm；\n4、装机容量：9.7kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：喷雾式；\n8、翻蛋机构型式：气动式；\n9、容蛋量：90720枚（鸡蛋）；\n10、蛋盘总数：2160个。","T202034135","2025-06-28","9.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4242,"畜牧机械","饲养机械","清粪机","1.2m及以上刮板式清粪机","江苏华丽智能科技股份有限公司","牵引刮板式清粪机","9FQ-2800P","工作幅宽:2.8m³;含电机:是 ;不锈钢刮板:是 ","结构型式：牵引刮板式（平型）；\n配套电动机额定功率kW：0.75；\n配套电动机额定转速r/min：1400；\n刮粪板（端部刮粪板宽度）mm：2800；\n刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式\t：不锈钢；\n传动方式\t：链传动；\n刮粪板高度\tmm：250；\n刮粪板行程距离\tm：100；\n刮粪板数量\t个：1；\n牵引绳（链）材料：不锈钢；\n牵引绳滚筒直径\tmm：Φ260","鄂2020049","2025-05-13","0.75","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4243,"畜牧机械","饲养机械","清粪机","1.2m及以上刮板式清粪机","江苏华丽智能科技股份有限公司","牵引刮板式清粪机","9FQ-2800V","工作幅宽:2.8m³;含电机:是 ;不锈钢刮板:是 ","结构型式：牵引刮板式（V型）；\n配套电动机额定功率\tkW：0.75；\n配套电动机额定转速\tr/min：1400；\n刮粪板（端部刮粪板宽度）\tmm：2800；\n刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式\t：不锈钢；\n传动方式：链传动；\n刮粪板高度\tmm：380；\n刮粪板行程距离\tm：100；\n刮粪板数量\t个：1；\n牵引绳（链）材料\t：不锈钢；\n牵引绳滚筒直径\tmm：Φ260","鄂2020050","2025-05-13","0.75","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4244,"畜牧机械","饲养机械","清粪机","1.2m及以上刮板式清粪机","南平市都邦机械设备有限公司","清粪机","9FQ-2000","工作幅宽:2m³;含电机:是 ;不锈钢刮板:是 ","结构型式：刮板式；\n配套电动机额定功率kW：0.75；\n配套电动机额定转速r/min：1420；\n刮粪板宽度 （端部刮粪板宽度）m：2；\n刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式：304不锈钢；\n传动方式：链传动；\n刮粪板高度mm：240；\n刮粪板行程距离m：4.6；\n刮粪板数量个：2；\n牵引绳（链）材料：不锈钢丝绳；\n牵引绳滚筒直径mm：260","GZNJ/TJ 2019-367","2024-11-10","0.75","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[4245,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州金湖机电有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","型号：YC-1.5，增氧结构型式：水车式增氧机，外型尺寸（长×宽×高）：2060×1640×850mm，整机质量：78kg，浮体材料：PE，浮体体积：0.21m³，配套动力型式：三相异步电机，配套动力标定功率：1.5kw，配套动力额定转速：1400r/min，叶轮材料：PP，叶轮转速：106r/min，叶轮直径：670mm，叶片数：32","T202100050729","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4247,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","外型尺寸（长×宽×高） mm ：1650×2200×900 ；\n整机质量 kg ：80 ；\n浮体材料 ： PE塑料 ；\n浮体体积 m³ ：0.31 ；\n配套动力 kW： 1.5 ；\n水车转速 r/min ：100 ；\n叶轮数 ： 4 ；\n叶轮直径 mm ：640 ；\n叶片数 ： 32 ；","部20170904","2021-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4248,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","水车式增氧机","YC-1.5A","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：水车式增氧机；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：2070×1650×820；\n整机质量\tkg：72；\n浮体材料：PE（聚乙烯）；\n浮体体积\tm³：0.23；\n配套动力型式：三相异步电动机；\n配套动力标定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料：PP（聚丙烯）；\n叶轮转速\tr/min：105；\n叶轮直径\tmm\t：640；\n叶片数：48","T202100050722","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4250,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州义民电机股份有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:6个;配套电机功率:1.5kW","外形尺寸:1872X1595X487(mm),整机重量：59.1kg ,标定功率:1.5KW，增氧结构型式：水车式；叶轮数 ：6个","T202100050730","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4251,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","浙江仪源科技股份有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","外形尺寸（直径×高） ㎜ ：2080×1650×835 ；\n整机质量 ㎏ ：61 ；\n配套动力型式 电动机 ：三相异步电动机 ；\n配套动力标定功率 kW ：1.5 ；\n配套动力额定转速 rpm ：1440 ；\n叶轮转速 r/min ：105 ；\n叶轮直径 ㎜ ：663 ；\n叶片数 ： 8 ；\n浮体材料 ： HDPE ；\n浮体体积 m³ ：0.052×3 ；","部20190718","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4252,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1—2t/h秸秆压块机","哈尔滨重齿传动设备有限公司","秸秆压块机","11JLH-1040","生产率:1.8t/h","型号名称：11JLH-1040秸秆压块机，立式结构型式：立式环模，主电动机额定功率：110KW，外形尺寸（mm）（长X宽X高）：3900X2160X2200，压模直径：1040mm，压模有效宽度：78mm，压辊数量：2个，压模孔截面尺寸：30X30，压模孔数量：72，驱动结构型式：机械式，纯工作小时生产率：1800kg/h","T20190606134","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4253,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1—2t/h秸秆压块机","哈尔滨重齿传动设备有限公司","秸秆压块机","11JLH-730","生产率:1.2t/h","型号名称:11JLH-730秸秆压块机,立式结构型式:立式环模,主电动机额定功率:75KW,外形尺寸(mm)(长X宽X高):3080X1750X1850,压模直径:730mm,压模有效宽度:78mm,压辊数量:2个,压模孔截面尺寸:30X30,压模孔数量:54,驱动结构型式:机械式,纯工作小时生产率:1200kg/h","T20190606135","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4255,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","巩义市恒裕机械制造有限公司","秸秆压块机","9JK-3500","生产率:3.5t/h","立式结构型式：立式；\n主电动机额定功率\tkW：110；\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3250×2500×2000；\n压模直径\tmm：980；\n压模有效宽度\tmm：32；\n压辊数量\t个：2；\n压模孔截面尺寸\tmm：29×29；\n压模孔数量\t个：72；\n纯工作小时生产率\tkg/h：3500","鄂2020144","2025-09-29","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4256,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","巩义市恒裕机械制造有限公司","秸秆压块机","9JK-6500","生产率:6.5t/h","立式结构型式\t：立式；\n主电动机额定功率\tkW：200；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×3270×2270；\n压模直径\tmm：1830；\n压模有效宽度\tmm：32；\n压模孔截面尺寸mm：29×29；\n压模孔数量个：120；\n纯工作小时生产率\tkg/h\t：6500","鄂2020144","2025-09-29","200","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4258,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","哈尔滨重齿传动设备有限公司","秸秆压块机","11JLH-2200","生产率:5t/h","型号名称:11JLH-2200秸秆压块机,立式结构型式:立式环模,主电动机额定功率:220KW,外形尺寸(mm)(长X宽X高):4850X3150X2600,压模直径:2200mm,压模有效宽度:96mm,压辊数量:3个,压模孔截面尺寸:32X50,压模孔数量:126,驱动结构型式:机械式,纯工作小时生产率:5000kg/h","T20190606132","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4259,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","莱州特好农机有限公司","秸秆压棒机","11JP-350A","生产率:2t/h","立式结构型式：平模；主电动机额定功率：22kW，外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×700×1450；压模直径mm：Ø350；压模有效宽度mm：88×2；压辊数量：4个；压模孔截面尺寸：Ø6mm；压模孔数量：520个；纯工作小时生产率≥2000kg/h","T202143430017","2026-04-05","22","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4260,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","莱州特好农机有限公司","秸秆压棒机","11JP-400A","生产率:2.4t/h","立式结构型式：平模；主电动机额定功率：30kW，外形尺寸（长×宽x高）mm：1800×700×1700；压模直径mm：Ø400；压模有效宽度mm：99×2；压辊数量：4个；压模孔截面尺寸：Ø8mm；压模孔数量：341个；纯工作小时生产率≥2400kg/h","T202143430017","2026-04-05","30","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4261,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","莱州特好农机有限公司","秸秆压棒机","11JP-500A","生产率:3t/h","立式结构型式：平模；主电动机额定功率：37kW，外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×950×1700；压模直径mm：Ø500；压模有效宽度mm：153×2；压辊数量：4个；压模孔截面尺寸：Ø8mm；压模孔数量：655个；纯工作小时生产率≥3000kg/h","T202143430017","2026-04-05","37","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4263,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","保定冀旋农机装备有限公司","激光平地机","1JP-2.5","工作幅宽:2.5m","工作状态外形尺寸：3700*2590*1300mm，结构形式：牵引式，作业幅宽：2500mm，配套动力：80-100kW，控制方式：激光控制，平地铲型式：铲斗式，平地铲铲刃长度：2500mm，平地铲高度：720mm，平地铲最大提升高度：420mm，激光发射器型号：KF-508，激光发射器有效发射半径：400m，激光接收器型号：LS-608，激光接收器数量：1个，桅杆数量：1个，控制器型号：KB508，液压泵型号：CB-FC63H，分配器型号：4WE10G31B/CG12-50N9Z5L，油缸型号：YS-8050-350，轮胎型号：10.0/75-15.3，轮胎数量：2个。","T202112120028","2026-09-17","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4264,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-2000","工作幅宽:2m","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2095×1300mm  6、最大工作幅宽2000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606044","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4266,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机","1JPD-2500","工作幅宽:2.5m","激光发射半径为400米，激光发射器激光精度:30000±1.5MM,外形尺寸：160×160×200mm，车载接收器外形尺寸（长×宽×高）：120MM×190MM×340MM，质量：1.8KG,作业幅宽2.5米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):3450MM×2595MM×2480MM，配套拖拉机标定功率:≥52.22KW.平地铲整机质量900KG.","TJ-2018T-87","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4267,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-200A","工作幅宽:2.0m","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW    2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2095×1300mm  6、最大工作幅宽2000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","T20200606042","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4269,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-280A","工作幅宽:2.8m","卫星控制，配套拖拉机功率：≥65.66kW    2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3700×2895×1300mm  6、最大工作幅宽2800mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","T20200606042","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4270,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","1JP-2500","工作幅宽:2.5m","工作宽幅:2.5M,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400M,接收器接收高度范围:19CM,配套动力:≥70KW,平整度:±3CM,工作外形尺寸:4000*2500*3400MM.","宁T-17-004","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4271,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","激光平地机","12PJ-250","工作幅宽:2.5m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×2600×3700mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：2500mm；配套拖拉机功率：≥80kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：激光控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：2500mm；平地铲高度：700mm;平地铲最大提升高度：300mm;激光发射器型号：KF-508；激光发射器有效发射半径：300m;\n激光接收器型号：LS-808；激光接收器数量：1个；桅杆数量：1个；控制器型号：CB-808；液压泵型号：CBG2063；分配器型号：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙：≥300mm；轮胎型号规格：10.0/75-15.3；轮胎数量：2个；","T202012120059","2025-08-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4272,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","江苏常禾农业科技有限公司","激光平地机","12JP-200","工作幅宽:2m","工作幅宽；2m、整机质量；420kg、工作状态外形尺寸（长×宽×高）；2960×2020×3700mm。","苏农机（2019）第（0150）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4274,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-2.5","工作幅宽:2.6m","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3700×2600×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×2600×650；工作幅宽mm：2600；挂接方式：牵引式；配套动力kW：58.8~66.2；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","宁T-18-036","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4275,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","陕西科丰农业机械有限公司","激光平地机","12PJ-2.5(KF)","工作幅宽:2.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3750×2500×2900 ；\n结构型式/ 牵引式 ；\n最大工作幅宽（mm）  ：2500；\n配套拖拉机功率 （kw）： 58.8～66.2 ；\n控制方式：激光控制\n平地铲铲刃长度（mm）:2500\n平地铲高度（mm）：710\n激光发射器有效发射半径 （m）： 400 ；\n激光发射器型号/ KF508 ；\n激光接收器型号 / KF608 ；\n控制器型号 / KF908 ；","T202064640013","2025-01-20","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4277,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","2—3m激光平地机","徐州蚂蚁智慧农业装备机械有限公司","激光平地机","12PJ-250","工作幅宽:2.5m","最大工作幅宽:2500mm，工作状态外形尺寸：2715×2550×2600 mm，结构型式：牵引式，配套拖拉机功率：60-65 kW，控制方式：激光控制，平地铲型式：刀刃式，平地铲铲刃长度：2500mm，平地铲高度：700mm，平地铲最大提升高度：185mm，激光发射器有效发射半径：400m，轮胎型号规格：235/75R15","T202132320012","2026-01-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4278,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","保定冀旋农机装备有限公司","激光平地机","1JP-3.0","工作幅宽:3.0m","工作状态外形尺寸：3700*3080*1300mm，结构形式：牵引式，作业幅宽：3000mm，配套动力：90-120kW，控制方式：激光控制，平地铲型式：铲斗式，平地铲铲刃长度：3000mm，平地铲高度：1200mm，平地铲最大提升高度：420mm，激光发射器型号：KF-508，激光发射器有效发射半径：400m，激光接收器型号：LS-608，激光接收器数量：1个，桅杆数量：1个，控制器型号：KB508，液压泵型号：CB-FC63H，分配器型号：4WE10G31B/CG12-50N9Z5L，油缸型号：YS-8050-350，轮胎型号：10.0/75-15.3，轮胎数量：2个。","T202112120027","2026-09-17","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4279,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机（伸缩型）","12JP-250A","工作幅宽:3.2m","激光发射半径为400米，激光发射器激光精度:30000±1.5MM,外形尺寸：160×160×200mm，车载接收器外形尺寸（长×宽×高）：120MM×190MM×340MM，质量：1.8KG，作业幅宽3.2米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000MM×3295MM×2480MM（伸开）,配套拖拉机标定功率::≥89.52KW.平地铲铲土深度:35mm,平地铲整机质量:1000KG","TJ-2018T-85","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4280,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机（伸缩型）","12JP-300A","工作幅宽:3.7m","激光发射半径为400米，激光发射器激光精度:30000±1.5MM,外形尺寸：160×160×200mm，车载接收器外形尺寸（长×宽×高）：120MM×190MM×340MM，质量：1.8KG，作业幅宽3.7米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000MM×3795MM×2480MM（伸开）,配套拖拉机标定功率::≥102.9KW.平地铲铲土深度:35mm,平地铲整机质量:1100KG.","TJ-2018T-86","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4282,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-3000","工作幅宽:3m","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥67.14kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3096×1300mm  6、最大工作幅宽3000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606043","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4283,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-3200","工作幅宽:3.2m","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥89.52kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3295×1300mm  6、最大工作幅宽3200mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606043","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4285,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机","1JPD-3000","工作幅宽:3m","激光发射半径为400米，激光发射器激光精度:30000±1.5MM,外形尺寸：160×160×200mm，车载接收器型号：LR-901外形尺寸（长×宽×高）：120MM×190MM×340MM，质量：1.8KG,，作业幅宽3.0米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):3900MM×3095MM×2480MM配套拖拉机标定功率::≥67.14KW.平地铲整机质量1000KG.","TJ-2018T-88","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4286,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","激光平地机","1JPD-3200","工作幅宽:3.2m","激光发射半径为400米，激光发射器激光精度:30000±1.5MM,外形尺寸：160×160×200mm，车载接收器外形尺寸（长×宽×高）：120MM×190MM×340MM，质量：1.8KG,作业幅宽3.2米.刮土铲外形尺寸(长×宽×高):3900MM×3295MM×2480MM,配套拖拉机标定功率:≥89.52KW,平地铲铲土深度:35mm,平地铲整机质量:1100KG.","TJ-2018T-89","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4288,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-320A","工作幅宽:3.2m","卫星控制，配套拖拉机功率：≥89.52kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3295×1300mm  6、最大工作幅宽3200mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","T20200606041","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4289,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-350A","工作幅宽:3.5m","卫星控制，配套拖拉机功率：≥102.97kW    2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)4000×3596×1300mm  6、最大工作幅宽3500mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","T20200606041","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4290,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","1JP-3000","工作幅宽:3.0m","工作宽幅:3.0M,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400M,接收器接收高度范围:19CM,配套动力:≥70KW,平整度:±3CM,工作外形尺寸:4000*3000*3400MM.平地铲做大提升高度≥200","宁T-17-004","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4291,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","1JP-3500","工作幅宽:3.5m","工作宽幅:3.5M,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400M,接收器接收高度范围:19CM,配套动力:≥90KW,平整度:±3CM,工作外形尺寸:4000*3500*3400MM.平地铲做大提升高度≥200","宁T-17-005","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4293,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","激光平地机","12PJ-350","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×3600×3700mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：3500mm；配套拖拉机功率≥100kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：激光控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3500mm；平地铲高度：700mm;平地铲最大提升高度：300mm;激光发射器型号：KF-508；激光发射器有效发射半径：300m；激光接收器型号：LS-808；激光接收器数量：1个；桅杆数量：1个；控制器型号：CB-808；液压泵型号：CBG2063；分配器型号：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙：≥300mm；轮胎型号规格：6.50-16；轮胎数量：4个；","T202012120058","2025-08-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4294,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北硕鑫机械制造有限公司","卫星平地机","12PW-3.0","工作幅宽:3m","型号名称\n/\n12PW-3.0型卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3750×3070×1400\n结构型式\n/\n牵引式\n最大工作幅宽\nmm\n3000\n配套拖拉机功率\nkW\n102.9～154.4\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n720\n控制方式\n/\n卫星控制\n平地铲型式\n/\n直顺铲\n平地铲铲刃长度\nmm\n3700\n平地铲高度\nmm\n710\n平地铲最大提升高度\nmm\n450\n卫星接收机\n/\nVRS7500\n卫星接收机接收信号源\n/\n北斗/GPS双模","T20200606174","2026-03-04","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4296,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","河北益瑞农业机械制造有限公司","激光平地机","12PJ-300","工作幅宽:3m","激光发射器：有效发射半径410m，激光源的波长及级数635nm/2级，激光水平精度48mm，自动调节范围±5°，旋转速度600r/min\n控制器：适宜温度范围—-10~+50°c\n激光接收器：接受角度范围360°， 接受高度范围±10cm  \n作业幅宽：3000mm   连接方式：牵引式","黑垦鉴2018122","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4297,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","卫星平地机","1PJ-3.0","工作幅宽:3m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130mm×3090mm×1620mm，结构形式：牵引式，最大工作幅宽:3000mm，配套拖拉机功率:≥70kW，配套拖拉机动力输出轴转速:750r/min,控制方式：卫星控制，平地铲形式：框架整体式，平地铲铲刃长度：2980mm,平地铲高度：650mm,平地铲最大提升高度：300mm，车载计算机型号：AL10-B1,卫星接收机型号：K726/UB482,卫星接收机接收信号源：BDS/GPS/GLONASS/Galileo,移动基站频率：410Hz～470Hz,移动基站功率:0.001kW，控制器型号：AD100-1,液压泵型号：CBT-F580,分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L,油缸型号规格：HSG80*50,运输间隙（悬挂式不测）:300mm,轮胎型号规格：650-16，轮胎数量：2个","T202164640023","2026-01-11","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4298,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-3.0","工作幅宽:3.1m","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4100×3100×3600;刮土铲外形尺寸（长×宽×高）mm：900×3100×650；工作幅宽mm：3100；挂接方式：牵引式；配套动力kW：≥88.2；发射器:UN526(H-10);接收器：UN709-10;控制器：UN370;平地铲最大提升高度mm：300.","宁T-18-037","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4299,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","卫星平地机","1PJ-3.0L","工作幅宽:3m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130mm×3090mm×1620mm，结构形式：牵引式，最大工作幅宽:3000mm，配套拖拉机功率:≥70kW，配套拖拉机动力输出轴转速:750r/min,控制方式：卫星控制，平地铲形式：框架整体式，平地铲铲刃长度：2980mm,平地铲高度：650mm,平地铲最大提升高度：300mm，车载计算机型号：T100,卫星接收机型号：R25,卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS,控制器型号：W20,液压泵型号：CBT-F580,分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L,油缸型号规格：HSG80*50,运输间隙（悬挂式不测）:300mm,轮胎型号规格：650-16，轮胎数量：2个","T202164640020","2026-01-11","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4301,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","卫星平地机","1PJ-3.5","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130mm×3550mm×1620mm，结构形式：牵引式，最大工作幅宽:3500mm，配套拖拉机功率:≥92.3kW，配套拖拉机动力输出轴转速:750r/min,控制方式：卫星控制，平地铲形式：伸缩铲，平地铲铲刃长度：3480mm,平地铲高度：650mm,平地铲最大提升高度：300mm，车载计算机型号：AL10-B1,卫星接收机型号：K726/UB482,卫星接收机接收信号源：BDS/GPS/GLONASS/Galileo,移动基站频率：410Hz～470Hz,移动基站功率:0.001kW，控制器型号：AD100-1,液压泵型号：CBT-F580,分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L,油缸型号规格：HSG80*50,运输间隙（悬挂式不测）:300mm,轮胎型号规格：650-16，轮胎数量：4个","T202164640025","2026-01-11","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4302,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","卫星平地机","1PJ-3.5L","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130mm×3550mm×1620mm，结构形式：牵引式，最大工作幅宽:3500mm，配套拖拉机功率:≥92.3kW，配套拖拉机动力输出轴转速:750r/min,控制方式：卫星控制，平地铲形式：伸缩铲，平地铲铲刃长度：3480mm,平地铲高度：650mm,平地铲最大提升高度：300mm，车载计算机型号：T100,卫星接收机型号：R25,卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS,控制器型号：W20,液压泵型号：CBT-F580,分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L,油缸型号规格：HSG80*50,运输间隙（悬挂式不测）:300mm,轮胎型号规格：650-16，轮胎数量：4个","T202164640022","2026-01-11","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4304,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","卫星平地机","1PJ-4.0","工作幅宽:4m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130mm×4050mm×1620mm，结构形式：牵引式，最大工作幅宽:4000mm，配套拖拉机功率:≥107.7kW，配套拖拉机动力输出轴转速:750r/min,控制方式：卫星控制，平地铲形式：伸缩铲，平地铲铲刃长度：3980mm,平地铲高度：650mm,平地铲最大提升高度：300mm，车载计算机型号：AL10-B1,卫星接收机型号：K726/UB482,卫星接收机接收信号源：BDS/GPS/GLONASS/Galileo,移动基站频率：410Hz～470Hz,移动基站功率:0.001kW，控制器型号：AD100-1,液压泵型号：CBT-F580,分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L,油缸型号规格：HSG80*50,运输间隙（悬挂式不测）:300mm,轮胎型号规格：650-16，轮胎数量：4个","T202164640024","2026-01-11","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4305,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","卫星平地机","1PJ-4.0L","工作幅宽:4m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130mm×4050mm×1620mm，结构形式：牵引式，最大工作幅宽:4000mm，配套拖拉机功率:≥107.7kW，配套拖拉机动力输出轴转速:750r/min,控制方式：卫星控制，平地铲形式：伸缩铲，平地铲铲刃长度：3980mm,平地铲高度：650mm,平地铲最大提升高度：300mm，车载计算机型号：T100,卫星接收机型号：R25,卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS,控制器型号：W20,液压泵型号：CBT-F580,分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L,油缸型号规格：HSG80*50,运输间隙（悬挂式不测）:300mm,轮胎型号规格：650-16，轮胎数量：4个","T202164640021","2026-01-11","0","购机补贴(非通用类)","宁夏回族自治区","评阅通过","","","","",""]
[4307,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","陕西科丰农业机械有限公司","激光平地机","12PJ-3.5(KF)","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3750×3500×2900 ；\n结构型式/ 牵引式 ；\n最大工作幅宽（mm）  ：3500；\n配套拖拉机功率 （kw）： 90～120 ；\n控制方式：激光控制；\n平地铲铲刃长度（mm）:3500；\n平地铲高度（mm）：710\n激光发射器有效发射半径 （m）： 400 ；\n激光发射器型号/ KF508 ；\n激光接收器型号 / KF608 ；\n控制器型号 / KF908 ；","T202064640014","2025-01-20","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4308,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","陕西科丰农业机械有限公司","激光平地机","12PJ-4.0(KF)","工作幅宽:4m","工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3750×4000×2900 ；\n结构型式/ 牵引式 ；\n最大工作幅宽（mm）  ：4000；\n配套拖拉机功率 （kw）： 120～135 ；\n控制方式：激光控制；\n平地铲铲刃长度（mm）:4000；\n平地铲高度（mm）：710；\n激光发射器有效发射半径 （m）： 400 ；\n激光发射器型号/ KF508 ；\n激光接收器型号 / KF608 ；\n控制器型号 / KF908 ；","T202064640015","2025-01-20","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4309,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","陕西科丰农业机械有限公司","激光平地机","12PJ-4.5(KF)","工作幅宽:4.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：4000×4500×2900 ；\n结构型式/ 牵引式 ；\n最大工作幅宽（mm）  ：4500；\n配套拖拉机功率 （kw）： 135～165 ；\n控制方式：激光控制；\n平地铲铲刃长度（mm）:4500；\n平地铲高度（mm）：710；\n激光发射器有效发射半径 （m）： 400 ；\n激光发射器型号/ KF508 ；\n激光接收器型号 / KF608 ；\n控制器型号 / KF908 ；","T202064640016","2025-01-20","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4310,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","天宸北斗卫星导航技术（天津）有限公司","激光平地机","12PJ-300A","工作幅宽:3m","1、配套拖拉机标定功率90～120kW            \n2、激光发射器外形尺寸（长×宽×高）200×200×160 mm \n3、激光发射器发射半径300m \n4、激光发射器激光精度100000±5 mm \n5、激光发射器自调平范围±5 º \n6、车载接收器外形尺寸（长×宽×高）330×210×140 mm \n7、平地铲外形尺寸（长×宽×高）3600×3100×3700mm \n8、平地铲整机质量1140 kg \n9、平地铲作业幅宽3000mm \n10、平地铲平地铲容积0.75 m³","TJ-2018T-84","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[4312,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","徐州蚂蚁智慧农业装备机械有限公司","激光平地机","12PJ-300","工作幅宽:3.0m","最大工作幅宽:3000mm，工作状态外形尺寸：3150×3050×2600 mm，结构型式：牵引式，配套拖拉机功率：80-110kW，控制方式：激光控制，平地铲型式：刀刃式，平地铲铲刃长度：3000mm，平地铲高度：700mm，平地铲最大提升高度：185mm，激光发射器有效发射半径：400m，轮胎型号规格：235/75R15","T202132320013","2026-01-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4313,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","3m及以上激光平地机","徐州蚂蚁智慧农业装备机械有限公司","激光平地机","12PJ-350","工作幅宽:3.5m","最大工作幅宽:3500mm，工作状态外形尺寸：3150×3550×2600mm，结构型式：牵引式，配套拖拉机功率：110-140kW，控制方式：激光控制，平地铲型式：刀刃式，平地铲铲刃长度：3500mm，平地铲高度：700mm，平地铲最大提升高度：185mm，激光发射器有效发射半径：400m，轮胎型号规格：235/85R15","t202132320014","2026-01-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL400-C","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3435×1420×2300；轴距mm：1790；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：420（前桥底部）；最小使用质量kg：1445；标准配重(前/后)kg：64/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT300.11.010，湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ125×425；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-28,6.50-16/11.2-24,6.00-16/9.5-24","T202137370409","2026-11-01","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX072","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-10","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2018）第（0040）号","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH20WG1281","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第125号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[4317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3510×1510×2310（安全架顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:36.8（国三）;\n轴距（mm）:1935;\n最小使用质量（kg）:1667;\n轮距(前轮/后轮)mm：1150、1250、1350、1450/1230、1330、1430;\n标准配重(前/后)kg:55/58;\n挡位数(前进/倒退):10/10;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:45.3;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28","T202100370977","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608031","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） ","NO201601215 ","江苏省农业机械试验鉴定站 "]
[4318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","90马力轮式拖拉机，驱动型式为两轮驱动，发动机功率66.2kW，排放阶段：国三，最小使用质量3640kg。","T201900320731","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2007KSS004","河南省农业机械试验鉴定站"]
[4320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","110马力轮式拖拉机，驱动型式为两轮驱动，发动机功率81kW，排放阶段：国三，最小使用质量3640kg。","T201900320731","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2010KSS027","河南省农业机械试验鉴定站"]
[4321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4620×2090×2930；轴距mm：2510；常用轮距(前轮/后轮)mm：1486/1619；最小离地间隙及部位mm：460（提升油缸支承座）；最小使用质量kg：3980；标准配重(前/后)kg：0/0；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL800.46.011，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：X011929，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）mm:600×290×135；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-20/16.9-34,6.50-20/16.9-34,6.50-20/14.9-30,7.50-20/16.9-30,6.50-20/16.9-30。","T202100230945","2026-11-02","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2021WJ01075","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1500-1","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4620×2090×2930；轴距mm：2510；常用轮距(前轮/后轮)mm：1486/1619；最小离地间隙及部位mm：460（提升油缸支承座）；最小使用质量kg：4150,4320；标准配重(前/后)kg：0/0；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL800.46.011、SLH2204.45，安全框架或简易驾驶室，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：X011929，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）mm:600×290×135；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-20/16.9-34,6.50-20/16.9-34,6.50-20/14.9-30,7.50-20/16.9-30,6.50-20/16.9-30。","T202100230945","2026-11-02","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106009，WJ2021GFH01G","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01075","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1500-2","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4720×2100×2930；轴距mm：2604；常用轮距(前轮/后轮)mm：1486/1619；最小离地间隙及部位mm：460（提升油缸支承座）；最小使用质量kg：4150,4350；标准配重(前/后)kg：0/0；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL800.46.011、SLH2204.45，安全框架或简易驾驶室，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）mm:600×290×135；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-20/16.9-34,6.50-20/16.9-34,6.50-20/14.9-30,7.50-20/16.9-30,6.50-20/16.9-30。","T202100230945","2026-11-02","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106009，WJ2021GFH01G","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01075","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量54.24kg/kw。","T202123230049","2026-07-05","29.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1501","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：45马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量48.94kg/kw。","T202123230049","2026-07-05","33.1","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1501","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL404-C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3425×1420×2300；轴距mm：1830；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：325（前桥底部）；最小使用质量kg：1550；标准配重(前/后)kg：64/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT300.11.010，湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ125×425；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28,7.50-16/9.5-28,6.50-16/11.2-24,6.00-16/9.5-24","T202137370408","2026-11-01","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX073","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","\"功率：40马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3090×1600×2460（至安全框架）\n轴距(mm)：1890\n轮距(mm)：1260/1300\n最小离地间隙(mm)：320\n最小使用质量(kg)：1700\n轮胎型号：7.5-16/11.2-28\n排放阶段：国3\"","2019TJ580","2024-12-23","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201501021-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[4331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","3700*1600*2320mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：36.8KW；国三发动机；轴距：1990mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1220/1260mm；轮距（前轮/后轮）：1220、1360/1220-1575mm；最小离地间隙：350mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；最小使用质量：1900kg；标准配重（前/后）：44/100kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T202100230940","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0981","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t","LT20GK0601","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t"]
[4332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YDX504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：36.8千瓦（50马力）；国三排放；四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3410×1485(1285-1735)×2450（安全架）；选装驾驶室：外廓尺寸(长×宽×高)mm：3410×1485×2530（驾驶室）；轴距或履带接地长mm：1896；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1200；最小离地间隙及部位mm：320（前桥中间位置）；装安全架最小使用质量kg：1880；选装驾驶室最小使用质量kg：1920；标准配重(前/后)kg：120/180；档位数(前进/倒退/：8/2）；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：300E.45.001安全架，YE704.45.001简易驾驶室，江苏悦达智能农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式： 湿式、K4100；排气管消声腔外形尺寸mm：520×130×112；转向系型式：全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28,6.5-16/9.5-28,6.5-16(水田胎)/11.2-4(水田胎），8.3-20（水田胎）/12.4-28(水田胎）。","T202132320117","2026-05-05","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401  /  FH21GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01047","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量48.64kg/kw。","部20180822","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","2011QT2101","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：55马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量49.88kg/kw。","部20170210","2021-12-31","40.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","2011QT2101","农业部农业机械试验鉴定总站","LT15GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8KW（50马力）；型式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3540×1470×2340（安全架顶）；轴距:1830mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1180mm；最小使用质量:1780kg；标准配重（前/后）：72/44kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用比质量：48.37kg/kW；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1040mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202100431055","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：NW202103070","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007024","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[4337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8KW（50马力）；型式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3485×1500×2265（安全框架顶部）；轴距:1850mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1200mm；最小使用质量:1900kg；标准配重（前/后）：72/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用比质量：51.63kg/kW；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm；选装配置：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3525×1555×2500（驾驶室顶部）；最小使用质量：2020kg；最小使用比质量：54.89kg/kW","T202100431054","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：NW202103070/驾驶室：NW202108032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[4339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3640×1560×2250(安全架顶）3650×1580×2400(驾驶室顶）\n轴距(mm)：1900\n轮距(mm)：1300/1300\n最小离地间隙及部位(mm)：360（前桥放油口）\n最小使用质量(kg)： 1715安全架 1945驾驶室\n最小使用比质量（kg/kW）:46.6安全架 52.8驾驶室\n轮胎型号：7.50-16/11.2-28\n排放阶段：国3","T202100431041","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH019、WJ2021DFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017GKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","浙野-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：55马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3560×1760×2400（至安全架顶）\n轴距(mm)：2005\n轮距(mm)：1300/1400\n最小离地间隙（部位：前桥）(mm)：350\n最小使用质量(kg)：2050         \n最小使用比质量（kg/kW）:50.6\n轮胎型号：7.5-16/11.2-28\n排放阶段：国3","2019TJ582","2024-12-23","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201501024-Ⅱ"," 山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[4342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","3700*1600*2320mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：44.1KW；国三发动机；轴距：1990mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1220/1260mm；轮距（前轮/后轮）：1220、1360/1220-1575mm；最小离地间隙：380mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；最小使用质量：2020kg；标准配重（前/后）：44/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T202100230940","2026-11-02","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0981","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t","LT20GK0601","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t"]
[4343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YDX604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：44.1千瓦（60马力），国三排放，四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高)mm：3410×1485(1285-1735)×2450（安全架）；选装驾驶室：外廓尺寸(长×宽×高)mm：3410×1485×2530（驾驶室）；轴距或履带接地长mm：1896；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1200；最小离地间隙及部位mm：320（前桥中间位置）；装安全架最小使用质量kg：1920(最小使用比质量kg/kW：43.54)；选装驾驶室最小使用质量kg：1960(最小使用比质量kg/kW：44.44)；标准配重(前/后)kg：120/180；档位数(前进/倒退/：8/2）；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：300E.45.001安全架，YE704.45.001简易驾驶室，江苏悦达智能农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式： 湿式、K4100；排气管消声腔外形尺寸mm：520×130×112；转向系型式：全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28,6.5-16/9.5-28,6.5-16(水田胎)/11.2-4(水田胎），8.3-20（水田胎）/12.4-28(水田胎）。","T202132320117","2026-05-05","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401   /   FH21GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01047","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量45.47kg/kw（驾驶室）/42.31kg/kw（安全架）。","部20190507","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1781","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.2KW（60马力）；型式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3485×1500×2265（安全框架顶部）；轴距:1850mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1200mm；最小使用质量:2000kg；标准配重（前/后）：72/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用比质量：45.25kg/kW；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm；选装配置：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3525×1555×2500（驾驶室顶部）；最小使用质量：2090kg；最小使用比质量：47.29kg/kW","T202100431054","2026-11-02","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：NW202103070/驾驶室：NW202108032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[4347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1KW(60马力）；型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高) ：3380mm×1640 mm×2460 mm； 最小使用质量：1955kg；轴距： 1875  mm； 轮距(前轮/后轮)： 1100mm、1200 mm、1300 mm/1100 mm、1200 mm、1330 mm； \n常用轮距(前轮/后轮)：1300 mm /1330  mm；最小离地间隙: 360 mm ；\n标准配重(前/后): 120kg/130kg； \n档位数：前进/倒退/爬行 :8/2/0 ；主变速/副变速/其他:4/2/0；\n发动机与离合器联接方式:直联；\n翻倾防护装置型号：KS904.46.001；翻倾防护装置型式:安全框架；生产厂：山东凯斯法尔农业装备有限公司；认证证书：：FH21GW0821；认证单位：国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）；空气滤清器型式：油浴式；空气滤清器型号：350；\n消音腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ120×600；消声器（含消声器腔）重量：6.2kg；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转向阀；变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：滑移齿轮。轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；","部20190576","2023-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","（2018）委字整机类第0180800618","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[4348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW； 最小使用比质量(KG/KW)：41.2","T202100431046","2026-11-02","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106005 NW202010023-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010801","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202142420220","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-V1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW（60马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：3600x1650x2450(选装驾驶室：3600x1650x2520），轴距mm：1930，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：1810（选装驾驶室最小使用质量：2010），最小使用比质量：41kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：45.6kg/kW）。","T202100431050","2026-11-02","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH03G;WJ2021HFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.72kg/kW","3700*1600*2320mm（安全架）；3700*1600*2550；（驾驶室）驱动方式：四轮驱动； 功率：51.5KW；国三发动机；轴距：1990mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1220/1260mm；轮距（前轮/后轮）：1220、1360/1220-1575mm；最小离地间隙：380mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；最小使用质量：2200kg/2280kg；标准配重（前/后）：44/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T202100230940","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0981/FH21GW0972","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t","LT20GK0601","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t"]
[4354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40（带安全架）/43.69（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4L88-70G31E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；最小使用质量(kg)：2060（带安全架）/2250（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28。","T202032320096","2025-06-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020019、SAM2020020","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","(2018)委字整机类第01801206555号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[4355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.8kg/kW","功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱；","T202000340498","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020EFH037、WJ2020EFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0172","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.72kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):4050×1830×2700(至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:2040mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1250、1350/1350-1600mm;最小离地间隙及部位:390mm(后牵引框底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1155mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2715kg;标准配重(前/后):144/90kg;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:3×（1+1）;最高设计理论速度:32.40km/h;发动机与主离合器联接方式:直联.","T202100510841","2026-08-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH012、WJ2021BFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0321","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","功率：51.5KW（70马力）；型式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3485×1500×2265（安全框架顶部）；轴距:1850mm；常用轮距(前轮/后轮):1200/1200mm；最小使用质量:2100kg；标准配重（前/后）：72/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用比质量：40.78kg/kW；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm；选装配置：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3525×1555×2500（驾驶室顶部）；最小使用质量：2150kg；最小使用比质量：41.75kg/kW","T202100431054","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：NW202103070/驾驶室：NW202108032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[4359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21kg/kW","功率：51.5kw  驱动方式：四轮驱动  最小使用比质量：46.21","部20171016","2021-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307053\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501027","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[4361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-A3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.23/40.0kg/kW","驱动方式：四轮驱动，整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3700×1640×2360（安全架顶），3700×1640×2580（驾驶室顶），轴距mm:1920,轮距（前轮/后轮）mm；1200、1300/1200、1300，最小使用质量kg；2040（安全框架），2080（驾驶室），标准配重（前/后）kg；40/56，挡位数（前进/倒退）；8/2，主变速挡位数/4+1，副变速挡位数/2，发动机与主离合器联接方式；直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，空气滤清器型式/干式，排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm；Ø120×410，排气管消声腔质量kg；4.2，转向系型式/全液压，转向系操纵机构/方向盘，主变速位置/在第2变速箱中，主变速换挡方式；机械有级挡，副变速换挡方式；机械有级挡，轮胎型号(前轮/后轮)；7.50-16/12.4-28","T202100220926","2026-11-02","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021HFH15G   驾驶室：WJ2021HFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M704-G1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.33/43.69kg/kW","驱动方式：四轮驱动，整机外廓尺寸（长×宽×高）mm：3800×1640×2460（安全架顶），3800×1640×2580（驾驶室顶），轴距mm:2050,  轮距（前轮/后轮）mm；1200、1300/1200、1300，最小使用质量kg；2180（安全框架），2250（驾驶室），标准配重（前/后）kg；40/50，挡位数（前进/倒退）；8/2，主变速挡位数/4+1，副变速挡位数/2，选装副变速挡位数(前进/倒退)；8/8，主变速挡位数/4，副变速挡位数/2×（1+1），发动机与主离合器联接方式；直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，空气滤清器型式/干式，排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm；Ø120×410，排气管消声腔质量kg；4.2，转向系型式/全液压，转向系操纵机构/方向盘，主变速位置/在第2变速箱中，主变速换挡方式；机械有级挡，副变速换挡方式；机械有级挡，轮胎型号(前轮/后轮)；8.3-24/11-32","T202100220925","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021HFH15G    驾驶室：WJ2021HFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","功率：51.5kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：3850x1650x2520(选装驾驶室：3850x1650x2650），轴距mm：2050，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2115（选装驾驶室最小使用质量：2280），最小使用比质量：41.1kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：44.3kg/kW）。","T202100431052","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH03G;WJ2021HFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-V1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","功率：51.5kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 3650x1650x2450(选装驾驶室：3650x1650x2600），轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2115（选装驾驶室最小使用质量：2190），最小使用比质量：41.1kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：42.5kg/kW）。","T202100431050","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH03G;WJ2021HFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.84kg/kW","3840*1700*2700； 驱动方式：四轮驱动； 功率：58.8KW；国三发动机；轴距：2070mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1240/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1240、1320、1400、1480/1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1150mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.02；最小使用质量：2460kg；标准配重（前/后）：44/320kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：30.01km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T202100230939","2026-11-02","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0972","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t","LT20GK0411","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t"]
[4367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48kg/kW","功率：58.8KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱；","T202000340498","2025-09-29","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020EFH037、WJ2020EFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0172","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.82kg/kW","外廓尺寸：4020×1800×2300；        \n最小使用质量：2400kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：58.8kw（80马力）；\n排放标准：国三。","T202100431042","2026-11-02","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105040","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701320","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[4370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58/46.94kg/kW","功率：80马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.58（安全架）/46.94(驾驶室）","部20171161","2021-12-31","60","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","因技术扩展，新报告编号为：NW201802011、NW201908059","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRA904-B1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4130×1800×2800（至安全架顶）mm；轴距或履带接地长：2040mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1180、1280、1380/1200～1600mm；最小离地间隙及部位：370（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：2720kg；标准配重(前/后)：144/360kg；最小使用比质量：41.09kg/kW；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HRB904.46.002；发动机型号：4D32RT30/904；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率：66.2kW；发动机额定净功率：66.2kW；发动机标定转速 ：2400 r/min；驾驶员座椅型号：CYXF-1-252100；安全带型号：JY-BⅡ；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-F320ZH；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：540/760r/min；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安框架）型号：HRB904.45.002；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4130×1800×2700（至驾驶室顶）mm；选装配置最小使用质量：2800kg；选装配置标准配重(前/后)：144/360kg；选装配置最小使用比质量：42.3kg/kW。","T202142420211","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021BFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0141","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖南中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2880；最小使用比质量（kg/kw）：43.5；","T202100430658","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","NW202012045、NW202012044","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 ","NW202012043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[4374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD904G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.5kg/kW","标定功率：90马力（66.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：53.5（带安全架）/55.11（带驾驶室）；配套发动机型号：一拖LR4A3ZU23/0662E、玉柴YC4A105-T310、一拖LR4A3LR23/0662（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4250×2025×2900（至安全架顶）/2935（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2310；最小使用质量(kg)：3542（带安全架）/3648（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34。","T201932320118","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委字整机类第01501200654号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[4375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.6kg/kW","功率：66.2KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱；","T202000340498","2025-09-29","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020EFH037、WJ2020EFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT19GK0172","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DN904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","90马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YN4E095-32CR4;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，驾驶室最小使用比质量：40.8 kg/kW  最小使用质量2700kg。","T202000341173","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ151","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.30kg/kW","外廓尺寸及部位：4100×1830×2720（防翻架顶部）mm，选装：4090×1820×2720（驾驶室顶部）mm,驱动形式：四轮驱动，标定功率:66.2kW（90马力），轴距：2070mm，常用轮距:1300/1400mm,轮距：1300/1300-1500mm，防翻架最小使用质量：2800kg，最小使用比质量：42.30kg/kW，选装驾驶室最小使用质量：2980kg，最小使用比质量：45.02kg/kW，","T202100511085","2026-11-02","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103019/WJ2021DFH018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.9kg/kW","功率：90马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：4030×1800×2740（至驾驶室顶）\n轴距(mm)：2100\n轮距(mm)：1300/1300\n最小离地间隙及部位(mm)：380（后牵引架底部）\n最小使用质量(kg)：2775\n最小使用比质量（kg/kW）:41.9\n轮胎型号：8.3-24/14.9-30\n排放阶段：国3","T202100431040","2026-11-02","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT1004-B1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.32kg/kW","4070*1800*2700； 驱动方式：四轮驱动； 功率：74KW；国三发动机；轴距：2070mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1255/1330mm；轮距（前轮/后轮）：1255、1355、1455/1300-1500mm；最小离地间隙：370mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1150mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.043；最小使用质量：3280kg；标准配重（前/后）：140/320kg；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×(1+1)；最高设计理论速度：33.29km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T202100230938","2026-11-02","74","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0972","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t","LT20GK0421","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t"]
[4383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.91kg/kW","功率：81kW/110马力；驱动方式：四驱；最小使用质量：4020kg（马鞍型驾驶室）/3920kg（平地板安全架）/4120kg（平地板驾驶室）/3800kg（马鞍型安全架）","T201900020259","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH20GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","LT10GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58/43.58kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:74kw；发动机型号:YN4E106-30CR4；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2775；安全架配置最小使用质量:3225kg；驾驶室配置最小使用质量:3225kg.","T202142420186","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3055  /  SJ21FH3054","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0004K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[4385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.57kg/kW","外廓尺寸及部位：4170×1820×2720（驾驶室顶部）mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率:73.6kW(100马力），轴距：2070mm，常用轮距:1300/1400mm,轮距：1300/1300-1500mm，最小使用质量：3280kg，最小使用比质量：44.57kg/kW，","T202100511085","2026-11-02","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.98kg/kW","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4300kg","T202100410594","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.5kg/kW","功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动； 最小使用比质量：45.5","T202000370539","2025-09-29","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101016\t\t\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1304B-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.12kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）：4815（选装发动机4575）×2048×2950；轴距：2510（选装发动机2195）；常用轮距（前轮/后轮）：1610/1620；最小离地间隙及部位：420（前桥底部）；最小使用质量：4705（选装发动机4505）；标准配重（前/后）：330/540；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置型号：T15040045001；翻倾防护装置型式：驾驶室；翻倾防护装置生产厂：山东时风（集团）有限责任公司；空气滤清器型号：SF800-11010B；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ135×850；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38。","部20170320","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.61kg/kW","功率：120马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4200；最小使用比质量（kg/kw）：47.61；","T202100340969","2026-11-02","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH21GW0871"," 国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","W201301084-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[4392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1304-CL","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.03kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4400kg（安全架）/4600kg（驾驶室）；换挡方式：机械有级挡+ Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）","T202100410594","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891/FH21GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[4393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.15kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5100×2210×3000（驾驶室顶）；轴距mm：2640 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1700/1730 ；最小离地间隙及部位：440（前桥底部） ；最小使用质量：4650  ；最小使用比质量 ：45.15 ，标准配重(前/后)：240/172；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（2+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS2604.45.003，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D ,干式；排气管消声腔外形尺寸：600×300×140 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38 ；牵引力≥37210N","T202100220913","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018AKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.27kg/kW","标定功率：103kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量（kg/kw）：44.27。","T202100230942","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021FFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01103","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNG1404-C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.99kg/kW","标定功率：103kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量（kg/kw）：46.99。","T202100230942","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021FFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01103","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","THD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.31kg/kW","整机型号、名称 / THD1404-1型轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5000×2150×2900驾驶室顶部 \n轴距或履带接地长 mm 2530 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1610/1650 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1610、1710、1810、1950/1650～1990 \n最小离地间隙及部位 mm 415 前桥下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1310 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118 \n最小使用质量 kg 4770 \n标准配重(前/后) kg 385/160 \n最小使用比质量 kg/kW 46.31 \n挡位数（前进/倒退） / 16 / 8\n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / 2×（2+1） \n最高设计理论速度 km/h 34.63 \n发动机标定功率（kw）:103","T202100431047","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01357","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1504-5","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.3kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW；换挡方式：机械有级挡+Hi-Lo(两速动力换挡)；最小使用质量：5770kg；最小使用比质量：52.3kg/kW；","T202100370989","2026-11-02","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200309-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTH1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.13kg/kW","驱动方式：四轮驱动；标定功率:117.6kw;发动机型号：YC6J190-T302；发动机制造商:广西玉柴机器股份有限公司;排放标准：国三排放；发动机型式:直列、高压共轨、立式、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；发动机标定转速:2200r/min；冷却系统型式：循环式水冷；动力输出轴转速：760/850r/min；轮胎型号（前/后）:14.9-26/18.4-38；整机外廓尺寸(长×宽×高)：5040mm×2375mm×2990mm；整机常用轮距（前/后）：1960mm/1875mm；轴距：2650mm；整机最小使用质量：5190kg，最小使用比质量kg/kW：44.13；","T202100340129","2026-04-01","117.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","外廓尺寸：5140×2220×3000mm，驱动形式：四轮驱动，标定功率：118kW(160马力），轴距：2580mm，常用轮距:1800/1750mm,变更前最小使用质量：4950kg，变更前最小使用比质量：41.95kg/kW，变更后最小使用质量：5150kg，变更后最小使用比质量：43.64kg/kW，","T202100510227","2026-04-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH06G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017EKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动； 变更部位及变更内容： 加大柴油箱容积增加100kg； 半轴套管壳体厚度增加20kg； 驾驶室厚度、顶棚结构增加40kg 左右加强板增加25kg 加厚前托架铸造厚度增加30kg 前桥 增加齿轮壳体厚度及材质变化 增加20 合计增重235kg 原报告整机最小使用重量4900kg 现报告整机最小使用重量5135kg（由鉴定机构出具的变更报告非自主变更） 报告重量差值235kg","T202000370539","2025-09-29","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）：5120×2190×3100；轴距：2610；常用轮距（前轮/后轮）1610/1620；最小离地间隙及部位：470（前桥底部）；最小使用质量：5160；标准配重（前/后）：440/600；档位数（前进/倒退）：24/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（3+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置型号: SF1204-46001；翻倾防护装置型式：安全框架；翻倾防护装置生产厂：山东时风（集团）有限责任公司；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸：580×300×130；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38。","T202100320961","2026-11-02","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018JKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNG1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","标定功率：117.7kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量（kg/kw）：47.62","T202100230942","2026-11-02","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021FFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01103","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1604-5","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.1kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW；换挡方式：机械有级挡+Hi-Lo(两速动力换挡)；最小使用质量：5770kg；最小使用比质量：49.1kg/kW；","T202100370989","2026-11-02","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200309-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW","驱动方式：四轮驱动；标定功率:132.4kw;发动机型号：YC6J200-T301；发动机制造商:广西玉柴机器股份有限公司;排放标准：国三排放；发动机型式:直列、高压共轨、立式、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；发动机标定转速:2200r/min；冷却系统型式：循环式水冷；动力输出轴转速：760/850r/min；轮胎型号（前/后）:14.9-26/18.4-38；整机外廓尺寸(长×宽×高)：5040mm×2375mm×2990mm；整机常用轮距（前/后）：1960mm/1875mm；轴距：2650mm；整机最小使用质量：5790kg，最小使用比质量最小使用比质量kg/kW：43.73；","T202100340129","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[4410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","4900*2200*3100； 驱动方式：四轮驱动； 功率：132.4KW；国三发动机；轴距：2600mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1800/1650mm；轮距（前轮/后轮）：1600、1700、1800、1900、2000/1610-2010mm；最小离地间隙：410mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1301mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.02；最小使用质量；5900kg；标准配重（前/后）：900/500kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：35.7km/h；发动机与主离合器联接方式：直联","T202100230937","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0992","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t","LT20GK0611","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t"]
[4411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNH1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","标定功率：147kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量：47.64。","T202100230941","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021CFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNH1804-M","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","标定功率：147kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量：47.64。","T202100230941","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021CFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MW1804-6","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4kW；最小使用质量：6400kg；最小使用比质量：48.3kg/kW；","T202100370992","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT2104-G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.62kg/kW","5280*2360*3100； 驱动方式：四轮驱动； 功率：154.4KW；国三发动机；轴距：2700mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1860/1780mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：460mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1346mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量；6890kg；标准配重（前/后）：900/720kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联","T202100230936","2026-11-02","154.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0992","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t","LT20GK0431","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t"]
[4416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","SD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.8kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5500x2780x3200mm（排气管顶）；后轮双胎外廓尺寸(长×宽×高)：5500x3560x3200mm（排气管顶）；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1980/1840mm；1980/2440mm（后轮双胎）整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：7415kg；7815kg（后轮双胎）整机标准配重(前/后)：1110/480kg ；1110/0kg （后轮双胎）；整机最小使用比质量：45.8kg/kW；48.2kg/kW（后轮双胎）；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T201932320111","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018JFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01029","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNH2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.67kg/kW","标定功率：147kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量：47.67。","T202100230941","2026-11-02","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021CFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNH2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","标定功率：147kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量：44.15。","T202100230941","2026-11-02","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021CFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[4421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P2204-7","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.0kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162KW；换挡方式：机械有级挡+动力换挡+动力换向；最小使用质量：8590kg；最小使用比质量：53.0kg/kW；","T202100370990","2026-11-02","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200309-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P2204-7V","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.7kg/kW;换挡方式:无级变速 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162KW；换挡方式：液压机械无级变速（HMT）；最小使用质量：8530kg；最小使用比质量：52.7kg/kW；","T202100371019","2026-11-02","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091001","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P2404-7","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.5kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW；换挡方式：机械有级挡+动力换挡+动力换向；最小使用质量：8590kg；最小使用比质量：48.5kg/kW；","T202100370990","2026-11-02","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200309-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4424,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶拖拉机","CF151","功率:15马力;传动方式:皮带传动:是 ","型式：单轴、驱动、牵引兼用型；外形尺寸（长×宽×高）mm:2680×960×1250；常用轮距mm：800；最小使用质量kg：460；发动机与离合器联接方式：三角皮带传动；档位数：前进6/倒退2；冷却系统型式：水冷蒸发式；传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动；轮胎型号：6.00-12","T201932320128","2024-12-30","11.03","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4426,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","80-100马力重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CA802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:6300kg","功率：58.8kW/80马力；整机型式：全履带式；整机驱动型式：两驱；最小使用质量：6300kg","T201900020264","2024-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4427,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","100-130马力重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:6900kg","功率：73.5kW/100马力；整机型式：全履带式；整机驱动型式：两驱;最小使用质量:6900kg","T202000020691","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4429,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","130-160马力重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1302","功率:130马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:7475kg","功率：95.6kW/130马力；整机型式：全履带式；整机驱动型式：两驱；最小使用质量：7475kg","T201900020263","2024-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4430,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","130-160马力重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1402","功率:140马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:7400kg","功率：103kW/140马力；驱动方式：履带式；最小使用质量：7400kg","部20171294","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4431,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","160马力及以上重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1802","功率:180马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:9800kg","功率：133kW/180马力；整机型式：全履带式；整机驱动型式：两驱；最小使用质量：9800kg","T201900020260","2024-12-30","133","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4432,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力差速转向履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-Y602","功率:60马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:43.54kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1.整机型式：履带式；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3400×1430×2180；轴距或履带接地长（mm）:1200;轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）:1080;最小离地间隙（mm）：260；最小使用质量（kg）:1920；标准配重（前/后）（kg）80/0；最大配重（前/后）（kg）：160/0；履带接地比压（kPa）:25.1：发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；动力输出轴功率（kW）:≥35.6;最大牵引力（kN）:≥10.0;2.发动机型式：直列、电喷、水冷、四冲程；型号：3G25TC；生产厂：生产厂：常柴股份有限公司；进气方式：涡轮增压；气缸数：3；缸径×行程（mm）：95×115；标定功率（kW）:44.1;标定转速（r/min）：2400；3.转向系型式：行星差速转向；转向器型式：螺杆螺母循环球；4.履带型式;橡胶履带；履带板数量，块：46；履带板宽度：350；5.液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：Ⅰ类；调节方式：力位调节；液压油泵型式：齿轮泵；液压油泵型号：CBN-E312;动力输出轴型式：后置、非独立式Ⅰ型；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴花键数目（齿）：38；动力输出轴转速（r/min）：624/960；动力输出轴传动比：3.85/2.5；框架上最大提升力（kN）:≥4.3","湘20180404025","2022-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4434,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-90马力差速转向履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-Y702","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:42.72kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1.整机型式：履带式；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3430×1590×2300；轴距或履带接地长（mm）:1290;轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）:1080;最小离地间隙（mm）：410；最小使用质量（kg）:2200；标准配重（前/后）（kg）80/0；最大配重（前/后）（kg）：160/0；履带接地比压（kPa）:25.94；最小使用比质量（kg/kW）：42.72：发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；动力输出轴功率（kW）:≥41.6;最大牵引力（kN）:≥12.0;2.发动机型式：直列、电喷、水冷、四冲程；型号：YD4CZ70C1；生产厂：扬动股份有限公司；进气方式：涡轮增压；气缸数：4；缸径×行程（mm）：100×105；标定功率（kW）:51.5;标定转速（r/min）：2400；3.转向系型式：行星差速转向；转向器型式：螺杆螺母循环球；4.履带型式;橡胶履带；履带板数量，块：50；履带板宽度：350；5.液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：Ⅰ类；调节方式：力位调节；液压油泵型式：齿轮泵；液压油泵型号：CBN-E312;动力输出轴型式：后置、非独立式Ⅰ型；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴花键数目（齿）：38；动力输出轴转速（r/min）：624/960；动力输出轴传动比：3.85/2.5；框架上最大提升力（kN）:≥5.0","湘20180404024","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4435,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-90马力差速转向履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-Y802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:37.41kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1.整机型式：履带式；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3430×1590×2300；轴距或履带接地长（mm）:1290;轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）:1080;最小离地间隙（mm）：410；最小使用质量（kg）:2200；标准配重（前/后）（kg）80/0；最大配重（前/后）（kg）：160/0；履带接地比压（kPa）:25.94；最小使用比质量（kg/kW）：37.41：发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；动力输出轴功率（kW）:≥41.6;最大牵引力（kN）:≥12.0;2.发动机型式：直列、电喷、水冷、四冲程；型号：YD4SZ80C1；生产厂：扬动股份有限公司；进气方式：涡轮增压；气缸数：4；缸径×行程（mm）：102×105；标定功率（kW）:58.8;标定转速（r/min）：2400；3.转向系型式：行星差速转向；转向器型式：螺杆螺母循环球；4.履带型式;橡胶履带；履带板数量，块：50；履带板宽度：350；5.液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：Ⅰ类；调节方式：力位调节；液压油泵型式：齿轮泵；液压油泵型号：CBN-E312;动力输出轴型式：后置、非独立式Ⅰ型；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴花键数目（齿）：38；动力输出轴转速（r/min）：624/960；动力输出轴传动比：3.85/2.5；框架上最大提升力（kN）:≥5.0","湘20180404026","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4437,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NF-902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:40.18kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1.整机型式：履带式；外廓尺寸（长×宽×高）(mm):3690×1770×2400;轴距或履带接地长（mm）:1450;轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）:1250;最小离地间隙（mm）:420;最小使用质量（kg）：2660；标准配重（前/后）（kg）:80/110;最大配重（前/后）：160/110；履带接地比压（kPa）:24.1；最小使用比质量（kg/kW）:40.18;动力输出轴功率（kW）:≥53.5;最大牵引力（kN）:≥16.0;2.发动机型式：直列、电喷、水冷、四冲程；型号：YD4EZ90C1;生产厂：扬动股份有限公司；进气方式：涡轮增压；气缸数：4；缸径×行程\n（mm）：105×118；标定功率（kW）:66.2;标定转速（r/min）：2400；3.转向系型式：行星差速转向；转向器型式：螺杆螺母循环球；5.行动制动系型式：湿式摩擦片；驻车制动系型式：湿式摩擦片；6、履带型式：橡胶履带；履带板数量，块：54；履带板宽度（mm）：400；7.液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；调节方式：力位调节；液压油泵型式：齿轮泵；液压油泵型号：CBN-E316；动力输出轴花键数目（齿）：8；动力输出轴花键外径（mm）：38；动力输出轴转速）（r/min）:720/1000;动力输出轴传动比：3.33/2.4；框架上最大提升力（kN）:≥5.9.","湘20180404029","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4438,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NFG1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:40.20kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1.整机型式：全履带式；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）:3900×1820×2450安全框架顶端；轴距或履带接地长(mm):1305;轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）：1300；最小离地间隙及部位（mm）:530横梁底部；最小使用质量（kg）:2955;标准配重（前/后）（kg）：160/0；履带接地比压（kPa）:/;最小使用比质量（kg/kW）:40.20;挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；2.发动机型号：LR4A3LR23/0735；发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、增压中冷；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率（kW）’:73.5;发动机标定转速（r/min）:2300;发动机冷却方式：水冷；3.转向系型式：机械；转向系转向机构型式：差速器转向；4.履带材质：橡胶；履带板宽度（mm）:400;5.液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点；悬挂装置类别：2类；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速（r/min）:719/991;6.选配驾驶室整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3900×1820×2700驾驶室顶部；最小使用质量（kg）：3205；标准配重（前/后）（kg）:160/0;履带接地比压（kPa）:/;最小使用比质量（kg/kW）:43.61","T202043430008","2025-03-24","73.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4440,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJ-1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:40.1kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1、整机型式：全履带式 2、整机机架型式：全架 3、整机驱动型式：两驱 4、外廓尺寸(长×宽×高)：3630*1870*2650； 5、轴距或履带接地长：1395mm； 6、常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm； 7、轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm； 8、最小离地间隙及部位：440mm（机架底部）； 9、离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1108mm； 10、变速箱齿轮副轴孔中心距：105mm； 11、全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：485mm； 12、最小使用质量：2950kg； 13、标准配重(前/后)：170/414kg； 14、履带接地比压：/kPa； 15、最小使用比质量：40.1kg/kW； 16、挡位数（前进/倒退）：8/8； 17、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：350.47.031； 18、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架； 19、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波奔野金属构件有限公司； 20、发动机型号：LR4A3LR23/0735，排放阶段：第三阶段； 21、发动机结构型式：直列、水冷、高压共轨； 22、发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司； 23、发动机进气方式：增压中冷； 24、发动机气缸数：4； 25、发动机标定功率：73.5kW； 26、发动机额定净功率：73.5kW； 27、发动机标定转速：2300r/min； 28、发动机冷却方式：水冷； 29、选装配置：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3630*1870*2620mm； 30、最小使用质量：3090kg； 31、标准配重(前/后)：170/414kg； 32、履带接地比压：/kPa； 33、最小使用比质量：42kg/kW； 34、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB704； 35、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室； 36、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司。","T202043430001","2025-03-24","73.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4441,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJ-902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:43kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1、整机型号、名称\t：\tFJ-902、履带拖拉机\t\n2、整机型式\t：全履带式 \n3、整机机架型式：全架 \n4、整机驱动型式：两驱\t\n5、整机用途\t：一般用途\n6、整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)：3630*1870*2650mm安全框架顶部\t\n7、轴距或履带接地长：1395mm; \n8、常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm;\t\n9、轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm;\t\t\n10、最小离地问隙及部位：440mm机架底部；\t\n11、离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1108mm;\t\t\n12、变速箱齿轮副轴孔中心距：105mm;\t\t\n13、全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：485mm\n14、最小使用质量：2850kg\t\n15、标准配重(前/后)：170/414kg\t\n16、履带接地比压：/kPA\t\t\n17、最小使用比质量：43kg/kW\t\n18、挡位数(前进/倒退)：\t8/8\t\n19、主变速挡位数：\t4X2\t\n20、副变速挡位数：1+1\t\n21、最高设计理论速度：16.47km/h\t\n22、发动机与主离合器联接方式：直联\n23、翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号：350.47.031\t\n24、翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式\t：安全框架\t\n25、翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂\t：宁波奔野金属构件有限公司\t\n26、发动机型号：LR4V5R23/0662，排放阶段：第三阶段；\t\n27、发动机结构型式：直列、四冲程、水冷、高压共轨\t\n28、发动机生产)：一拖(洛阳)柴油机有限公司\t\n29、发动机进气方式：自然吸气\t\n30、发动机气缸数：4\t\n31、发动机标定功率：66.2kW\t\n32、发动机额定净功率：66.2kW\t\n33、发动机标定转速：2300r/min\t\n34、发动机冷却方式：水冷\n35、空气滤清器型号：G130449\t\n36、空气滤清器型式：干式\t\n37、排气管消声腔外形尺寸(长X宽X 厚或直径X长)：φ120*530\t\n38、排气管消声腔质量：9.5kg\t\n39、驾驶员座椅型号：\tSMT1\t\n40、驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司\t\n41、安全带型号：FS2001\t\n42、安全带生产厂：扬州福胜汽车配件厂\t\n43、转向系型式：机械\n44、转向系转向操纵机构：方向盘\n45、转向系转向机构型式：差速器转向","T202043430001","2025-03-24","66.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4442,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力轻型履带式拖拉机","莱州市华弘机械有限公司","履带拖拉机","HH502","功率:50马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ","配置参数：外形尺寸（长×宽×高)：2850*1310*2300mm；履带接地长：1182mm；常用轨距：1025mm；最小使用质量：1410kg；标准配重(前/后)：160/0kg；档位数(前进/倒退)：6/1；主变速档位数：3+1，副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直连；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换 档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；履带规格200*72*56。","T202037370244","2025-09-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4443,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-100马力轻型履带式拖拉机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","轻型履带拖拉机","JS-752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ","外廓尺寸（长*宽*高）：2760*1350*2270mm；履带接地长：1238mm；轨距：1050mm；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1579kg；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；配套动力：云内动力YN4EZ075-31CR,功率55KW；转速：2600r/min；履带型式：90*46*350mm橡胶履带；驱动方式:三角履带式；马力：75马力","湘20181231102","2022-12-31","55","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4445,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-100马力轻型履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","轻型履带拖拉机","FJ-752","功率:78马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ","1、规格型号：FJ-752；\n2、结构形式：履带式；\n3、外廓尺寸（长*宽*高）： 3120*1660*2370mm；\n4、履带接地长：1490mm；\n5、轨距：1200mm；\n6、最小离地间隙（离地部位）：450（机架）mm；  \n7、最小使用质量：1860kg； \n8、前轴质量/后轴质量:1194/586kg； \n9、配重（最大）（前/后）kg :/；\n10、档位数（前进/倒退/爬行）: 3/3/0；\n11、各档理论速度 前进 km/h ：Ⅰ档6.71；Ⅱ档8.58；Ⅲ档12.00 ,\n倒退 km/h ：Ⅰ档6.71；Ⅱ档8.58；Ⅲ档12.00；\n12、发动机与离合器联接方式：直联；\n13、起动方式：电启动；\n14、安全架型号：350.47.031；\n安全架型式：安全架；\n15、发动机品牌：云内；\n发动机型式： 四缸、水冷、四冲程；\n发动机型号： YN4C082-30CR；\n发动机标定功率：57.0kw；\n发动机标定转速：2600r/min；\n16、前照灯型号： TJDD-1zhL；        \n17、驾驶座椅型号：YYB；\n驾驶座椅生产厂：江西南昌青林机械厂；\n18、燃油箱型号：HB01-008；\n燃油箱工作压力：5.6kpa； \n燃油箱容积：57L；\n19、消声器消音腔尺寸（ 直径*长 ）：φ150*550mm； \n消声器质量：6.8kg；  \n20、转向制动系：                \n转向系型式：正空助力式；\n转向器型式：内啮合式；\n制动系型式：多片摩擦片；\n21、传动系：\n离合器型式：单片单作用；\n变速箱型式：齿轮啮合式；\n变速箱换档方式：滑动齿轮；\n中央传动型式（前/后）：直齿圆柱齿轮；\n差速器型式（前/后）：圆锥齿轮；\n最终传动方式（前/后）：直齿圆柱齿轮两级减速式；\n22、行走系：\n机架型式：整体式,\n履带型式： 90*52*400带侧齿,\n履带板数量，块：52,\n履带板宽度：400mm；\n23、工作装置：\n液压悬挂系统型式：半分置式,\n悬挂装置型式：后三点悬挂,\n悬挂装置类别：Ⅰ类,\n调节方式： 位调节、浮动调节,\n液压油泵型式 / 型号：CBQ-E310,\n液压输出装置：/,\n安全阀全开压力： 16MPa,\n动力输出轴型式： 独立式,\n动力输出轴花键数目：8齿,\n动力输出轴花键外径：φ38,\n动力输出轴转速：540/780/r/","湘20181231100","2022-12-31","57","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4446,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","江西每田农牧设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-49","库容:49m³","型号名称：ZK-49果蔬保鲜组合冷库；\n结构型式：组合式；\n库温范围：-2~12℃；\n库容：49m³；\n产品系列库容范围：≤50m³；\n机组总功率：3kW；\n总制冷量：4500W；\n压缩机型号：ZW34；\n压缩机结构型式：往复式制冷压缩机；\n压缩机制冷量：4500W；\n压缩机台数：1台；\n冷凝方式：风冷/水冷；\n融霜方式：电融霜；\n面板材料：双面彩钢板；\n芯层材料：10cm聚氨酯/10cm聚苯乙烯；\n芯层厚度：100；","T202068680012","2025-12-31","3","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[4448,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","台州智农机械有限公司","组合冷库","ZK-30","库容:30m³","1型号名称 ：ZK-30组合冷库 \n2 结构型式 ： 组合式 \n3 库温范围 ：  0~8 ℃\n4 库容： 30 m3 \n5 产品系列库容范围 ：15~30 m3\n6 机组总功率 ： 4.62 kW\n7 总制冷量 ：6490 W\n8 压缩机型号 ： ZINO-002M/EMS \n9 压缩机结构型式 ： 涡旋式 \n10 压缩机制冷量 ：3690 W\nl1 压缩机台数 ：1台\n12 冷凝方式 ：风冷 \n13 融霜方式 ： 加热 \n14 面板材料 ： 彩钢板 \n15 芯层材料 ： 阻燃硬质聚氨酯 \n16 芯层厚度： 100 mm","T202169690142","2026-07-29","4.62","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4449,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","台州智农机械有限公司","组合冷库","ZK-49","库容:49m³","1型号名称 ：ZK-49组合冷库 \n2 结构型式 ： 组合式 \n3 库温范围 ：  0~8 ℃\n4 库容： 49m3 \n5 产品系列库容范围 ：31~49 m3\n6 机组总功率 ： 6.19 kW\n7 总制冷量 ：9310 W\n8 压缩机型号 ： ZINO-003M/EMS \n9 压缩机结构型式 ： 涡旋式 \n10 压缩机制冷量 ：5610 W\nl1 压缩机台数 ：1台\n12 冷凝方式 ：风冷 \n13 融霜方式 ： 加热 \n14 面板材料 ： 彩钢板 \n15 芯层材料 ： 阻燃硬质聚氨酯 \n16 芯层厚度： 100 mm","T202169690141","2026-07-29","6.19","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4450,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK45","库容:45m³","库容：45m³；热风温度范围：0~10℃；工作电压：220V/380V；机组总功率：2.4KW；结构形式：组合式；冷凝方式：风冷式、水冷式；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320474","2025-12-30","2.4","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4451,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-49","库容:49m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H240D5KZAAJ2，台数：1台，功率：5KW\n库容：49m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：5KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353011","2025-02-16","5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4453,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-30","库容:30m³","1.结构型式：组合式，2.库温范围：-2~12℃，3.库容：30m³，4.机组总功率：3kw，5.总制冷量：3500w，6.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯","T202034477","2025-12-28","3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4454,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","中温组合冷库","ZK31","库容:31m³","1.库容：31m³，2.温度范围：-10~-2℃，3.机组总功率：4.6kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440068","2025-12-03","4.6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4456,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","中温组合冷库","ZK49","库容:49m³","1.库温范围：-10~-2℃，2.库容：49m³，3.机组总功率：6kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T201944440014","2024-10-27","6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4457,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-40","库容:40m³","产品型号：ZK-40；外形尺寸（长×宽×高）MM:4200×4200×2700；工作电压（V）：220/380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):40；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):3.0","苏农机（2017）第（0316）号","2021-12-31","3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4459,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-90","库容:90m³","库容：90M3;机组总功率：2.9KW;设计库温：0~10℃;","T201932320168","2024-12-30","2.9","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4460,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","江西每田农牧设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-99","库容:99m³","型号名称：ZK-99果蔬保鲜组合冷库；\n结构形式：组合式；\n库温范围：-2~12℃；\n库容：99m³；\n产品系列库容范围：≤100m³\n机组总功率：6KW；\n总制冷量：7.2KW；\n压缩机型号：ZW61；\n压缩机结构形式：往复式制冷压缩机；\n压缩机制冷量：7.2KW；\n压缩机台数：1台；\n冷凝方式：风冷/水冷；\n融霜方式：电融霜；\n面板材料：双面彩钢板；\n芯层材料：10cm聚氨酯/10cm聚苯乙烯；\n芯层厚度：100mm","T202068680013","2025-12-31","6","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[4461,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","沈阳沈一冷冷冻机有限公司","组合式冷库","ZK86","库容:86m³","外形尺寸（长×宽×高)mm：7400×5400×2500；制冷型式：直膨式；制冷剂：R22；设计库温度（℃）：-2 ~ +10；配套总功率：5.35KW；冷凝器型式：平板式；蒸发器型式：吊顶式冷风机；冷风机型号：DD60；功率：1.1KW；冷风机数量：1台；库板材料（外层彩钢板、内芯阻燃型硬质聚氨酯）；库门尺寸（800宽×1800高×100厚）；门框尺寸（1000宽×2000厚","GZNJ/TJ 2019-175","2024-08-11","5.35","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[4462,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","台州智农机械有限公司","组合冷库","ZK-99","库容:99m³","1型号名称 ：ZK-99组合冷库 \n2 结构型式 ： 组合式 \n3 库温范围 ：  0~8 ℃\n4 库容： 99m3 \n5 产品系列库容范围 ：50~99 m3\n6 机组总功率 ： 10.06 kW\n7 总制冷量 ：20300 W\n8 压缩机型号 ： ZINO-006M/EMS \n9 压缩机结构型式 ： 涡旋式 \n10 压缩机制冷量 ：10900 W\nl1 压缩机台数 ：1台\n12 冷凝方式 ：风冷 \n13 融霜方式 ： 加热 \n14 面板材料 ： 彩钢板 \n15 芯层材料 ： 阻燃硬质聚氨酯 \n16 芯层厚度： 100 mm","T202169690140","2026-07-29","10.06","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4464,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-99","库容:99m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H240D5KZAAJ2，台数：1台，功率：5KW\n库容：99m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：5KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353012","2025-02-16","5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4465,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK80","库容:80m³","外形尺寸（长×宽×高）:6.9×4.4×3m；总功率:6.8KW；公称容积： 80m3；冷凝方式：吊顶式冷风机；保温层材料：聚氨脂隔热夹芯板；作业温度：0～10℃。","GZNJ/TJ 2017-131","2022-12-31","6.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4467,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK50","库容:50m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：50m³，3.机组总功率：4kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T201944440013","2024-10-27","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4468,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","中温组合冷库","ZK55","库容:55m³","1.库温范围：-10~-2℃，2.库容：55m³，3.机组总功率：4.6kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440068","2025-12-03","4.6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4469,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK70","库容:70m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：70m³，3.机组总功率：3.6kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440067","2025-12-03","3.6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4470,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","中温组合冷库","ZK75","库容:75m³","1.库温范围：-10~-2℃，2.库容：75m³，3.机组总功率：6kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T201944440014","2024-10-27","6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4472,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-90","库容:90m³","产品型号：ZK-90；外形尺寸（长×宽×高）MM:5700×5700×3200；工作电压（V）：380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):90；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):4.8","苏农机（2017）第（0317）号","2021-12-31","4.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4473,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","安徽银穗农业机械制造有限公司","果蔬保鲜组合库","ZK-100","库容:100m³","外形尺寸（长×宽×高）：10.55×2.8×3.65m；配电总功率：3.75kW；库内冷却方式：风冷；库板材料：聚苯乙烯夹心板；库容：100m³；库温分类：高温（0～18℃）；制冷压缩机型式、型号：涡漩、PH440G2CS-4MU；制冷压缩机制冷量：7100W；制冷压缩机功率：3.2kW；","2018TJ666","2022-12-31","3.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4475,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK150","库容:150m³","产品型号：ZK150，库容：150m3，外形尺寸：6200*5400*5000mm,库温：-5～+10℃，库板材料：双面彩钢聚苯乙烯保温板，厚度10cm，配电总功率：12.0kW，制冷剂：R22，冷却方式：吊顶式冷风机，制冷量：14150W；制冷压缩机额定功率：6kW;","2017TJ139","2021-12-31","12","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4476,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-150","库容:150m³","库容：150M3;机组总功率：5.4KW;设计库温：0~10℃;","T201932320169","2024-12-30","5.4","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4478,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","江西每田农牧设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG-199","库容:199m³","型号名称：ZKG-199型果蔬保鲜组合冷库；\n结构型式：组合式；\n库温范围：+6～+12℃；\n库容：199m³\n产品系列库容范围：100～200m³\n机组总功率：6kW；\n总制冷量：7200W；\n压缩机型号：ZW61；\n压缩机结构型式：往复式制冷压缩机；\n压缩机制冷量：7200W；\n压缩机台数：1台；\n冷凝方式：风冷/水冷；\n融霜方式：电融霜；\n面板材料：双面彩钢板；\n芯层材料：10cm聚氨酯/10cm聚苯乙烯；\n芯层厚度：100mm；","T202168680013","2025-12-31","6","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[4479,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK150","库容:150m³","库容：150m³；热风温度范围：0~10℃；工作电压：380V；机组总功率：6.5KW；结构形式：组合式；冷凝方式：风冷式、水冷式；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320475","2025-12-30","6.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4480,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-199","库容:199m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H420D5VZAAC2，台数：1台，功率：12.5KW\n库容：199m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：12.5KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353013","2025-02-16","12.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4481,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK125","库容:125m³","外形尺寸（长×宽×高）:8×6×3m；总功率:8KW；公称容积： 125m3；冷凝方式：吊顶式冷风机；保温层材料：聚氨脂隔热夹芯板；作业温度：0～10℃。","GZNJ/TJ 2017-132","2022-12-31","8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4483,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK101","库容:101m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：101m³，3.机组总功率：8kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T201944440015","2024-10-27","8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4484,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","中温组合冷库","ZK102","库容:102m³","1.库温范围：-10~-2℃，2.库容：102m³，3.机组总功率：8.8kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440066","2025-12-03","8.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4486,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","中温组合冷库","ZK150","库容:150m³","1.库温范围：-10~-2℃，2.库容：150m³，3.机组总功率：8.8kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440066","2025-12-03","8.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4487,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-198","库容:198m³","1.温度范围：-2~12℃，2.库容：198m³，3.产品系列库容范围：102~198m³，4.机组总功率：9.8kw，5.芯层材料：阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料，6.芯层厚度：100mm","T202134340298","2026-10-31","9.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4488,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-150","库容:150m³","产品型号：ZK-150；外形尺寸（长×宽×高）MM：7300×7300×3200；工作电压（V）：380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):150；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):6.0","苏农机（2017）第（0318）号","2021-12-31","6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4489,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK200","库容:200m³","产品型号：ZK200，库容：200m3，外形尺寸：8200*5400*5000mm,库温：-5～+10℃，库板材料：双面彩钢聚苯乙烯保温板，厚度10cm，配电总功率：19.0kW，制冷剂：R22，冷却方式：吊顶式冷风机，制冷量：22000W；制冷压缩机额定功率：9kW;","2017TJ140","2021-12-31","19.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4491,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-300","库容:300m³","库容:300M3;工作电压:380V;机组总功率:11.20KW;设计温度:0~10℃","T202032320247","2025-09-29","11.2","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4492,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","江西每田农牧设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-399","库容:399m³","型号名称：ZK-399果蔬保鲜组合冷库；\n结构形式：组合式；\n库温范围：-2~12℃；\n库容：399m³；\n产品系列库容范围：200~400m³\n机组总功率：24KW；\n总制冷量：34.8KW；\n压缩机型号：4YG-12.2；\n压缩机结构形式：往复式制冷压缩机；\n压缩机制冷量：17.4KW；\n压缩机台数：2台；\n冷凝方式：风冷/水冷；\n融霜方式：电融霜；\n面板材料：双面彩钢板；\n芯层材料：10cm聚氨酯/10cm聚苯乙烯；\n芯层厚度：100mm","T202068680015","2025-12-31","24","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[4494,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK200","库容:200m³","库容：200m³；热风温度范围：0~10℃；工作电压：380V；机组总功率：10.5KW；结构形式：组合式；冷凝方式：风冷式、水冷式；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320476","2025-12-30","10.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4495,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","徐州市海涛制冷设备有限公司","果蔬冷藏保鲜库","ZK300","库容:300m³","库容：300m³；热风温度范围：0~10℃；工作电压：380V；机组总功率：15.0KW；结构形式：组合式；冷凝方式：风冷式、水冷式；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型聚苯乙烯塑料塑料、阻燃型硬质聚氨酯；基本配置：热泵、风机、温度控制器等；","T202032320477","2025-12-30","15.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4497,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-299","库容:299m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H420D5VZAAC2，台数：1台，功率：12.5KW\n库容：299m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：12.5KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353014","2025-02-16","12.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4498,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-310","库容:310m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H650D5VZAAC2，台数：1台，功率：25KW\n库容：310m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：25KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353015","2025-02-16","25","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4499,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江帝亚制冷设备有限公司","简易保鲜组合式冷库","ZK 300","库容:300m³","库容：300m³，制冷机组一套含压缩机，总功率：27KW，聚氨酯库板。","GZNJ/TJ 2019-007","2023-12-31","27","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4500,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK315","库容:315m³","外形尺寸（长×宽×高）: 10500×7100×4800mm；配电总功率：15KW；库内冷却方式：冷风机；库板材料：聚氨酯隔热夹芯板；库容： 315m3；库温分类：高温（0～10℃）。","2018TJ200","2022-12-31","15","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4502,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-201","库容:201m³","1.结构型式：组合式，2.库温范围：-2~12℃，3.库容：201m³，4.机组总功率：10.5kw，5.总制冷量：17850w，6.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯","T202034476","2025-12-28","10.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4503,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK261","库容:261m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：261m³，3.机组总功率：13.2kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440065","2025-12-03","13.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4505,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK370","库容:370m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：370m³，3.机组总功率：13.2kw，4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T202044440065","2025-12-03","13.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4506,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-300","库容:300m³","外形尺寸（长×宽×高）MM:10000×7700×4200；配电总功率（KW）：13;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):300；库温(℃):-5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）:33000;额定功率(KW):11.25","T202034460","2025-12-28","13","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4507,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容:500m³","产品型号：ZK500，结构型式：组合；库容：500m3；产品系列库容范围：300～500m3；机组总功率：23kW；总制冷量：45500W；库温范围：-2～+12℃，压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：加热；面板材料：双面彩钢；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度100mm；","T202034443","2025-12-28","23.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4508,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-1000","库容:1000m³","库容:1000M3;工作电压:380V;机组总功率:29KW;设计温度:0~10℃","T202032320249","2025-09-29","29","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4510,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","江西每田农牧设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-999","库容:999m³","型号名称：ZK-999型果蔬组合组合冷库；\n结构型式：组合式；\n库温范围：-2～+12℃；\n库容：999m³；\n产品系列库容范围：500～1000m³；\n机组总功率：40kW；\n总制冷量：66000W；\n压缩机型号：4YG20.2；\n压缩机结构型式：往复式制冷压缩机；\n冷凝方式：风冷/水冷；\n融霜方式：电融霜；\n面板材料：双面彩钢板；\n芯层材料：10cm聚氨酯/10cm聚苯乙烯；\n芯层厚度：100mm；","T202168680014","2025-12-31","40","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[4511,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","沈阳沈一冷冷冻机有限公司","组合式冷库","ZK525","库容:525m³","外形尺寸（长×宽×高)mm：长18000×宽9000×高3550；制冷型式：直膨式；制冷剂：R22；设计库温度（℃）：1 ~ 10 ；配套总功率：27.6KW；冷凝器型式：平板式；蒸发器型式：吊顶式冷风机；冷风机型号：DD80；功率：1.1KW；冷风机数量：4台；库板材料（外层彩钢板、内芯阻燃型硬质聚氨酯）；库门尺寸（800宽×1800高×100厚）；门框尺寸（1000宽×2000厚","GZNJ/TJ 2019-177","2024-08-11","27.6","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[4513,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-499","库容:499m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H420D5VZAAC2，台数：1台，功率：12.5KW\n库容：499m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：12.5KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353016","2025-02-16","12.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4514,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","组合式冷库","ZK-510","库容:510m³","制冷压缩机结构型式：直流变频涡旋压缩机，型号：H420D5VZAAC2，台数：2台，功率：25KW\n库容：510m³，制冷型式：风冷；融霜方式：加热；库温范围：-2-12℃；配套机组功率：25KW；库板材料（外层、内芯）：面板材料为彩钢板，芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm。","T20205353017","2025-02-16","25","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[4516,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江帝亚制冷设备有限公司","简易保鲜组合式冷库","ZK 505","库容:505m³","库容：505m³，制冷机组一套含压缩机，总功率：30KW，聚氨酯库板。","GZNJ/TJ 2019-008","2023-12-31","30","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4517,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK1000","库容:1000m³","外形尺寸（长×宽×高）:16×15.4×4.3m；总功率:30KW；公称容积： 1000m3；冷凝方式：吊顶式冷风机；保温层材料：聚氨脂隔热夹芯板；作业温度：0～10℃。","GZNJ/TJ 2017-133","2022-12-31","30","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4518,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容:500m³","外形尺寸（长×宽×高）: 12300×10600×4300mm；配电总功率：26.5KW；库内冷却方式：冷风机；库板材料：聚氨酯隔热夹芯板；库容：500 m3；库温分类：高温（-5～5℃）。","2018TJ199","2022-12-31","26.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4519,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江沃克制冷设备有限公司","组合冷库","ZK450","库容:450m³","结构型式：组合式；库容：450m3；总功率：23.3kW。","GZNJ/TJ 2018-098","2022-12-31","23.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4521,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-400","库容:400m³","1.结构型式：组合式，2.库温范围：-2~12℃，3.库容：400m³，4.机组总功率：15kw，5.总制冷量：22500w，6.芯层材料：阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料","T202034456","2025-12-28","15","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4522,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","组合冷库","ZK-500","库容:500m³","1.结构型式：组合式，2.库温范围：-2~12℃，3.库容：500m³，4.机组总功率：15kw，5.总制冷量：22500w，6.芯层材料：阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料","T202034456","2025-12-28","15","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4524,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK600","库容:600m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：600m³，3.机组总功率：35kw（压缩机额定总功率22kw），4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T201944440016","2024-10-27","35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4525,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江兴茂制冷食品机械有限公司","高温组合冷库","ZK780","库容:780m³","1.库温范围：-2~12℃，2.库容：780m³，3.机组总功率：35kw（压缩机额定总功率22kw），4.芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯，5.芯层厚度：100mm","T201944440016","2024-10-27","35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4526,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-500","库容:500m³","外形尺寸（长×宽×高）MM:15000×8600×4200；配电总功率（KW）：25;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):500；库温(℃):-5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）：66000；额定功率(KW)：22.5","T202034499","2025-12-28","25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4527,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZKQ-1000","库容:1000m³","外形尺寸（长×宽×高）MM:25000×10200×4200；配电总功率（KW）：48;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):1000；库温(℃): 0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）:132000;额定功率(KW):45","T202034459","2025-12-28","48","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4529,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10","播种行数:10行","型号名称:2BFG-10型旋耕施肥播种机,结构型式:机械式、悬挂式,配套动力范围:  73.5～88.2kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1830×2250×1340mm,作业速度范围: 0.6～1.3m/s,作业小时生产率:0.34～0.75hm2/h,工作幅宽:190cm,耕深:12～16cm,行距:19.5cm,工作行数:10行,旋耕部分传动方式:中间传动,刀辊设计转速:265r/min,刀辊最大回转半径:245mm,旋耕刀型号: IT245/IT245左,总安装刀数:52把，排种器型式:外槽轮,排种器数量:10个，排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:12个，排种开沟器型式:圆盘式+弯型圆管，排种开沟器数量:10个,排种开沟器深度调节范围:0～60mm,种/肥箱容积: 120/245,种/肥排量调节方式:螺旋手柄调节,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式：辊式,地轮直径:Φ380mm,镇压器型式:辊式","T202142420120","2026-02-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4530,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8","播种行数:8行","型号名称:2BFG-8型旋耕施肥播种机,结构型式:机械式、悬挂式,配套动力范围:  58.8～73.5kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1700×2040×1340mm,作业速度范围: 0.6～1.3m/s,作业小时生产率:0.34～0.75hm2/h,工作幅宽:165mm,耕深:12～16cm,行距:21.5cm,工作行数:8行,旋耕部分传动方式:中间传动,刀辊设计转速:265r/min,刀辊最大回转半径:225mm,旋耕刀型号: IT225/IT225左,总安装刀数:44把，排种器型式:外槽轮式,排种器数量:8个，排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:12个，排种开沟器型式:圆盘式+弯型圆管，排种开沟器数量:8个,排种开沟器深度调节范围:0～60mm,种/肥箱容积: 100/210,种/肥排量调节方式:螺旋手柄调节,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式：辊式,地轮直径:Φ380mm,镇压器型式:辊式","T202142420120","2026-02-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4532,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10(16)(200)B","播种行数:10行","型号名称：2BFG-10(16)(200)B型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围：66.15-88.2kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×2480×1340mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s;作业小时生产率：0.3～0.8hm²/h;工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；行距：20cm；工作行数：10行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：10个；排肥器型式：槽轮式、非金属材料；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：靴式+双圆盘式；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：0～30mm；种/肥箱容积：110/180L；排量调节方式：手柄+齿轮；播种部分传动方式：滚筒+链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm;地轮高度调节范围：30～50mm；镇压器型式：滚筒镇压+刮泥板。","T202034616","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4533,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10(16)200","播种行数:10行","型号名称：2BFG-10(16)200型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：≥75kW;整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2400×1400mm；作业速度范围：0.56～1.11m/s;作业小时生产率：≥0.4hm²/h;工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；行距：20.3cm；工作行数：10行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：246r/min;刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：58把；排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量：10个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：40～80mm；种/肥箱容积：75/100L；排量调节方式：换挡齿轮/勺轮；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：圆辊式；地轮直径：Φ325mm.","2019TJ623","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4535,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(16)(180)A","播种行数:9行","型号名称：2BFG-9(16)(180)A型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围：36.74～51.45kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×2300×1270mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s;作业小时生产率：0.3～0.8hm²/h;工作幅宽：180cm；耕深：≥8cm；行距：20cm；工作行数：9行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：56把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：9个；排肥器型式：槽轮式、非金属材料；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：靴式+双圆盘式；排种开沟器数量：9个；排种开沟器深度调节范围：0～30mm；种/肥箱容积：150/100L；排量调节方式：手柄+齿轮；播种部分传动方式：滚筒+链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm;地轮高度调节范围：30～80mm；镇压器型式：滚筒镇压+刮泥板。","T202034595","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4536,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(16)(200)A","播种行数:9行","型号名称：2BFG-9(16)(200)A型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：66.15～88.2kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1530×2280×1280mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s;作业小时生产率：0.2～0.6hm²/h;工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；行距：21.5cm；工作行数：9行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：56把；排种器型式：槽轮式；非金属材料；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：靴式+圆盘式；排种开沟器数量：9个；排种开沟器深度调节范围：30～50mm；种/肥箱容积：100/130L；排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：地轮+链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm;地轮高度调节范围：30～50mm；镇压器型式：滚筒式。","T202034615","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4537,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(8)(180)","播种行数:9行","型号规格：2BFG-9（8）（180）；结构尺寸(长×宽×高mm)：1900×2150×1220；配套动力（KW）:58.8～82.5；工作幅宽：1800mm；结构型式：悬挂式； 作业速度范围：0.5～1.0m/s；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮； 刀辊设计转速：230r/min；最大回转半径：225mm ；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：56把 ；条播部分行距：200mm；工作行数：9 ；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式； 数量：9/8个；驱动方式：链传动； 种/肥箱容积：90/90L；排量调节方式：手动调节； 传动机构型式：地轮+链传动 ；开沟器型式：锄铲+圆盘； 数量：9个；深度调节范围：10～15mm；地轮型式：滚筒式 ；直径：Φ320mm；高度调节范围：15～25mm；镇压器型式：地轮镇压","2019TJ079","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4538,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","灵璧九瑞农发科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8(8)(220)","播种行数:8行","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（kW）：58.2～68.2kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1730×2480×1250；作业速度范围（m/s）：052∽0.64；行距（cm）：18∽25；工作行数8；工作幅宽（cm）：220；传动机构型式：中间齿轮传动；排种器型式：槽轮式；排种器数量：8；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：8；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：8；种/肥箱容积：150/200L；地轮型式：圆辊；地轮直径：∅377或400mm；总安装刀数量(旋耕，把)：64；旋耕刀型号：IT245。","2019TJ471","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4540,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","宿州市科鸣农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-11(8)(230)A","播种行数:11行","型号名称 / 2BFG-11(8)(230)A型旋耕施肥播种机 结构型式 / 机械、悬挂式 配套动力范围 kW 66.2～95.5 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1970×2670×1350 作业速度范围 m/s 0.4～1.2 作业小时生产率 hm2/h 0.35～0.70 工作幅宽 cm 230 耕深 cm ≥12 行距 cm 21 工作行数 行 11 旋耕部分传动方式 / 中间齿轮传动 刀辊设计转速 r/min 222/296 刀辊最大回转半径 mm 245 旋耕刀型号 / IT245 总安装刀数 把 68 排种器型式 / 外槽轮式、非金属材料 排种器数量 个 11 排肥器型式 / 外槽轮式 排肥器数量 个 8+8 排种开沟器型式 / 圆形弯管式 排种开沟器数量 个 11 排种开沟器深度调节范围 mm 40～120 排肥开沟器型式 / / 排肥开沟器数量 个 / 排肥开沟器深度调节范围 mm / 种/肥箱容积 L 159/2×128 排量调节方式 / 手柄调节 播种部分传动方式 / 链条传动 地轮型式 / 铁辊式 地轮直径 mm φ426 地轮高度调节范围 mm 50～100 风机型式 / / 覆土器型式 / / 镇压器型式 / 铁辊式","T202034606","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4541,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","宿州市科鸣农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8(6)(170)","播种行数:8行","型号名称 / 2BFG-8(6)(170)型旋耕施肥播种机 结构型式 / 机械、悬挂式 配套动力范围 kW 44.1～66.1 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1680×1880×1350 作业速度范围 m/s 0.38～0.9 作业小时生产率 hm2/h 0.35～0.5 工作幅宽 cm 170 耕深 cm ≥10 行距 cm 21 工作行数 行 8 旋耕部分传动方式 / 中间齿轮传动 刀辊设计转速 r/min 222/296 刀辊最大回转半径 mm 225 旋耕刀型号 / IT225 总安装刀数 把 44 排种器型式 / 外槽轮式、非金属材料 排种器数量 个 8 排肥器型式 / 外槽轮式 排肥器数量 个 6+6 排种开沟器型式 / 圆形弯管式 排种开沟器数量 个 8 排种开沟器深度调节范围 mm 40～120 排肥开沟器型式 / / 排肥开沟器数量 个 / 排肥开沟器深度调节范围 mm / 种/肥箱容积 L 130/2×100 排量调节方式 / 手柄调节 播种部分传动方式 / 链条传动 地轮型式 / 铁辊式 地轮直径 mm φ326 地轮高度调节范围 mm 50～100 风机型式 / / 覆土器型式 / / 镇压器型式 / 铁辊式","T202034733","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4543,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","濉溪县淮农农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-11(8+8)(200)","播种行数:11行","序号 项 目 单 位 设 计 值\n1 型号名称 / 2BFG-11(8+8)(200)型旋耕施肥播种机\n2 结构型式 / 三点悬挂、机械式\n3 配套动力范围 kW 58.8～80.9\n4 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1980×2450×1500\n5 作业速度范围 m/s 0.56～1.39\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.3～0.9\n7 工作幅宽 cm 200\n8 耕深 cm 12～16\n9 行距 cm 18.0\n10 工作行数 行 11\n11 旋耕部分传动方式 / 中间齿轮传动\n12 刀辊设计转速 r/min 263/197\n13 刀辊最大回转半径 mm 245\n14 旋耕刀型号 / IT245\n15 总安装刀数 把 60\n16 排种器型式 / 外槽轮式，非金属材料\n17 排种器数量 个 11\n18 排肥器型式 / 外槽轮式\n19 排肥器数量 个 8+8\n20 排种开沟器型式 / 直管+宽幅\n21 排种开沟器数量 个 11\n22 排种开沟器深度调节范围 mm 20～50\n23 排肥开沟器型式 / /\n24 排肥开沟器数量 个 /\n25 排肥开沟器深度调节范围 mm /\n26 种/肥箱容积 L 128/(220+110)\n27 排量调节方式 / 手轮调节\n28 播种部分传动方式 / 镇压辊+链传动\n29 地轮型式 / 滚筒式\n30 地轮直径 mm φ400\n31 地轮高度调节范围 mm 0～100\n32 风机型式 / /\n33 覆土器型式 / /\n34 镇压器型式 / 滚筒式+铲泥绞龙","T202034575","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4544,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-10（250G）","播种行数:10行","配套动力 (kw):73.5～95.5；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2030×2850×1430；工作幅宽:2500mm；","陕2019010","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4545,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-7（160Q）","播种行数:7行","配套动力 (kw):25.7～33.1；结构形式 : 悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：1600×1950×1230；工作幅宽:1600mm；","陕2019005","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4546,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-7（170Q）","播种行数:7行","配套动力 (kw):25.7～33.1；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：1600×2050×1230；工作幅宽:1700mm；","陕2019005","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4548,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-8（200）","播种行数:8行","配套动力 (kw):44.1～55.1；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：1900×2300×1400；工作幅宽:2000mm；","陕2019006","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4549,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-9（220）","播种行数:9行","配套动力 (kw):58.8～73.5；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：1930×2500×1410；工作幅宽:2200mm；","陕2019007","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4551,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-9（230）","播种行数:9行","配套动力 (kw):73.5～95.5；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2030×2645×1430；工作幅宽:2300mm；","陕2019009","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4552,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10/11（250）","播种行数:11行","配套动力 (kw):88.2-110.3；结构形式 : 双排交错；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2285×2906×1489；工作幅宽:250cm；","T202061610040","2025-08-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4554,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8/10（230）","播种行数:10行","配套动力 (kw):73.5～95.6；结构形式 : 双排交错；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2269×2700×1432；工作幅宽:230cm；","T202061610041","2025-08-26","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4555,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(160)","播种行数:9行","配套动力:36.8-51.5kw;结构形式:双排交错;工作状态外形尺寸(长*宽*高)2450*1925*1165mm;工作幅宽:160cm;","部20181003","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4556,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-12(8)(220)","播种行数:12行","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：51.5~66.2kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2450×1350；工作幅宽：220cm；工作行数：12行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min;刀辊最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；","2019TJ649","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4557,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-13(8)(230)","播种行数:13行","结构型式：机械、悬挂式；配套动力范围：44.1~55.1kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2660×1420；工作幅宽：230cm；耕深：12-18cm；行距：17cm；工作行数：13行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min;刀辊最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：13个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；","T202134340003","2026-03-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4559,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽玖舜农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(230)","播种行数:14行","型号名称：2BFG-14(8)(230)旋耕施肥播种机； 结构形式：机械、悬挂式； 配套动力范围：73.5-88.2kW； 整机外形尺寸（长×宽×高）：2050×2750×1420mm； 作业速度范围：0.4-1.0m/s； 作业小时生产率：0.35-0.89hm2/h； 工作幅宽:230cm； 耕深：12-18cm； 行距：16.5cm； 工作行数：14行； 旋耕部分传动方式：前轴中间齿轮，后轴侧边齿轮； 刀辊设计转速：前轴366 r/min，后轴427 r/min； 刀辊最大回转半径：前轴245mm,后轴225mm； 旋耕刀型号：前轴IT245，后轴IT225； 总安装刀数：前轴68把，后轴72把； 排种器型式：外槽轮式，非金属材料； 排种器数量：14个； 排肥器型式：外槽轮式，非金属材料； 排肥器数量:16(8+8)个； 排种开沟器型式：/； 排种开沟器数量：/个； 排种开沟器深度调节范围：/mm； 排肥开沟器型式：/； 排肥开沟器数量：/个； 排肥开沟器深度调节范国：/mm； 种/肥箱容积：180/360L； 排量调节方式：手柄调节； 播种部分传动方式：镇压辊+链条； 地轮型式：空心金属辊筒； 地轮直径：φ325mm； 地轮高度调节范围：0-50mm； 风机型式：/； 覆士器型式：/； 镇压器型式：空心金属辊筒；","T202134340318","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4560,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽玖舜农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(250)","播种行数:16行","型号名称：2BFG-16(10)(250)旋耕施肥播种机； 结构形式：机械、悬挂式； 配套动力范围：88.2-117.6kW； 整机外形尺寸（长×宽×高）：2050×2950×1420mm； 作业速度范围:0.4-1.0m/s； 作业小时生产率：0.38-0.95hm2/h； 工作幅宽:250cm； 耕深：12-18cm； 行距：15.5cm； 工作行数：16行； 旋耕部分传动方式：前轴中间齿轮，后轴侧边齿轮；  刀辊设计转速：前轴378 r/min，后轴428 r/min； 刀辊最大回转半径：前轴245mm,后轴225mm； 旋耕刀型号：前轴IT245，后轴IT225； 总安装刀数：前轴76把，后轴78把； 排种器型式：外槽轮式，非金属材料； 排种器数量：16个； 排肥器型式：外槽轮式，非金属材料； 排肥器数量:20(10+10)个； 排种开沟器型式：/； 排种开沟器数量：/个； 排种开沟器深度调节范围：/mm； 排肥开沟器型式：/； 排肥开沟器数量：/个； 排肥开沟器深度调节范国：/mm； 种/肥箱容积： 200/400L；  排量调节方式：手柄调节； 播种部分传动方式：镇压辊+链条； 地轮型式：空心金属辊筒； 地轮直径：φ325mm； 地轮高度调节范围：0-50mm； 风机型式：/； 覆士器型式：/； 镇压器型式：空心金属辊筒；","T202134340271","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4562,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14（4）（200）A","播种行数:14行","结构型式：机械悬挂式；工作幅宽：200cm；旋耕部分传动方式：中间传动；旋耕部分刀辊旋耕刀型号：ⅠT245；旋耕部分刀辊总安装刀数：60把；条播部分工作行数：14行；条播部分排种器形式：钉轮式；条播部分排种器数量：14个；条播部分排肥器形式：外槽轮式；条播部分排肥器数量：4个；条播部分种/肥箱容积：110/260L；条播部分排量调节方式：排肥：螺纹式 排种：变速箱；条播部分传动机构型式：链传动+轴传动；条播部分开沟器型式：双圆盘式","冀2017T—230","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4563,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕播种机","2BG-14(200)","播种行数:14行","工作行数：14行；工作幅宽：200cm；排种器型式：滚齿式/非金属材料;旋耕部分传动方式：中间传动;排种开沟器型式：双圆盘式","T201914140052","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4564,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕播种机","2BG-16(230)","播种行数:16行","配套动力范围：73.5～110.3kW；工作幅宽：230cm；工作行数：16行；排种器型式：滚齿式/非金属材料","T201914140052","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4565,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕播种机","2BG-18(250)","播种行数:18行","工作幅宽：250cm；耕深：8-15cm；工作行数：18行；旋耕部分传动方式：中间传动；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排种开沟器型式：双圆盘式","T201914140053","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4567,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14","播种行数:14行","型号名称:2BFG-14型旋耕施肥播种机,结构型式:机械式、悬挂式,配套动力范围:  88.2～110.2kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:2280×2750×1390mm,作业速度范围: 0.6～1.3m/s,作业小时生产率:0.34～0.75hm2/h,工作幅宽:240cm,耕深:≥8cm,行距:16.5cm,工作行数:14行,旋耕部分传动方式:中间传动,刀辊设计转速:265r/min,刀辊最大回转半径:245mm,旋耕刀型号: IT245/IT245左,总安装刀数:64把，排种器型式:外槽轮式,排种器数量:14个，排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:10个，排种开沟器型式:圆盘式+弯型圆管，排种开沟器数量:14个,排种开沟器深度调节范围:0～60mm,种/肥箱容积: 141/252,种/肥排量调节方式:螺旋手柄调节,播种部分传动方式:链轮链条,地轮型式：辊式,地轮直径:Φ380mm,镇压器型式:辊式","T202142420121","2026-02-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4568,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFGS-12","播种行数:12行","型号名称:2BFGS-12型双轴旋耕施肥播种机,结构型式:机械式、悬挂式,配套动力范围:  88.2～110.2kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:2100×2780×1480mm,作业速度范围: 0.6～1.3m/s,作业小时生产率:0.34～0.75hm2/h,工作幅宽:2400mm,耕深:12～16cm,行距:20cm,工作行数:12行,旋耕部分传动方式:Ⅰ排：中间齿轮传动；Ⅱ排：侧边齿轮传动,刀辊设计转速: Ⅰ排：265；Ⅱ排：220r/min,刀辊最大回转半径:Ⅰ排：245；Ⅱ排：200mm,旋耕刀型号: Ⅰ排：IT245；Ⅱ排：专用弧形刀IT175,总安装刀数:Ⅰ排：64；Ⅱ排：48把，排种器型式:外槽轮,排种器数量:12个，排肥器型式:外槽轮,排肥器数量:16个，排种开沟器型式:弯型圆管，排种开沟器数量:12个,排种开沟器深度调节范围:0～60mm,种/肥箱容积: 150/310,种/肥排量调节方式:螺旋手柄调节,播种部分传动方式:链轮链条,地轮型式：辊式,地轮直径:Φ380mm,镇压器型式:辊式","T202142420118","2026-02-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4570,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕条播机","2BFG-12(6)(212)A","播种行数:12行","型号规格：2BFG-12(6)(212)A型；结构型式：三点悬挂式；配套动力范围：62.5～80.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2050×2400×1400mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.45～0.90h㎡/h；工作幅宽：212cm；耕深：≥12cm；旋耕部分： 传动方式：中间传动；刀辊设计转速：280 r/min；刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：ⅠT225；总安装刀数：60把。条播部分：行距17.5cm；工作行数：12行； 排种/肥器型式：外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：12V电机；种/肥箱容积：93/135L；排量调节方式：螺杆调节；传动机构型式：链条传动；开沟器：型式：圆盘+空心弯管（播种）；数量：6+6（圆盘+空心弯管）个；深度调节范围：20～60mm；地轮型式：单边仿形传感轮；地轮直径：φ400mm；地轮高度调节范围：0～80mm；覆土器型式：L型弹簧齿。","鄂2019201","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4571,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕播种机","2BFG-12(6)(215)C","播种行数:12行","型号名称：2BFG-12(6)(215)C型旋耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围:62.5～80.9KW;整机外型尺寸（长×宽×高）：2140×2410×1400(mm)；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.45～0.9hm/h；工作幅宽：215cm;耕深：≥8cm;行距：18cm；工作行数：12行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速278/310r/min;刀辊最大回转半经245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量:12个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量:6个;排种开沟器型式：圆盘式+弯形圆管；排种开沟器数量：6个（圆盘)+6个(弯形圆管);排种开沟器深度调节范围：30～70mm；排肥开沟器型式：剪铲式；排肥开沟器数量：6个;排肥开沟器深度调节范围：60～100mm；种/肥箱容积：88/125L；种/肥排量调节方式：丝杆调节/丝杆调节；播种部分传动方式：链条；地轮型式：滚筒；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围0～100mm；镇压器型式：滚筒。","鄂2019219","2024-07-17","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4572,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕施肥播种机","2BXS-12A","播种行数:12行","型号规格：2BXS-12A型旋耕施肥播种机；结构型式：排种器单排排列；配套动力：51.5～66.2kW；外形尺寸（长×宽×高）：2110×2390×1300（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作效率：0.40～0.67h㎡/h；工作幅宽：200cm；耕深：8～16cm；行距：17cm，工作行数：12行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀轴设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：6个，排种开沟器型式：圆盘式；排种开沟器数量：12个；排种开沟器深度调节范围：20～80mm；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：6个；排肥开沟器深度调节范围：20～80mm；种/肥箱容积：92/142L；种/肥排量调节方式：丝杠调节/丝杠调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：滚筒；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","T202100030712","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4573,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南沃正实业有限公司","旋耕播种机","2BXS-14","播种行数:14行","型号名称：2BXS-14型旋耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2110×2980×1380（mm）；配套动力范围：80.85～88.2（kW）；作业速度范围：0.69～1.39（m/s）；作业小时生产率：0.47～0.73（h㎡/h）；工作幅宽：250cm;耕深：12～16（cm）；行距：18cm;工作行数：14行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：280r/min;刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245/IT245左；总安装刀数：72把；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：7个；排种开沟器型式：圆盘式；排种开沟器数量：14个；排种开沟器深度调节范围：40～80（mm）；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：7个；排肥开沟器深度调节范围：50～90（mm）；种/肥箱容积：110/210L；种/肥排量调节方式：丝杠调节/丝杠调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：滚筒；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0～120（mm）；镇压器型式：滚筒。","T201941410017","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4575,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BXFS-230","播种行数:13行","播种行数：13行；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围（KW）：≥73.5；整机外形尺寸（长×宽×高）：1980mm×2710mm×1250mm；作业速度范围（m/s）：0.33-0.80；作业小时生产率（hm²/h）：0.27-0.66；工作幅宽（cm）：230；耕深（cm）：≥12；行距（cm）：18；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速（r/min）：278；刀辊最大回转半径（mm）：245；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数（把）：62；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：13；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：6；排种开沟器型式：圆盘式；排种开沟器数量（个）：6；排种开沟器深度调节范围（mm）：40-80；种/肥箱容积（L）：120/220；排量调节方式：螺纹调节；播种部分传动方式：链轮、链条传动；地轮型式：滚筒式；地轮直径（mm）：Φ320；地轮高度调节范围（mm）：20-50；镇压器型式：滚筒式。","2019TJ610","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4576,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","旋耕播种机","2BFG-12(8)(248)","播种行数:12行","型号名称\n/\n2BFG-12（8）（248）型旋耕播种机\n结构型式\n/\n机械式、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n≥73.5\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1820×2700×1480\n作业速度范围\nm/s\n0.6～1.0\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.5～0.9\n工作幅宽\ncm\n248\n耕深\ncm\n8～15\n行距\ncm\n19\n工作行数\n行\n12\n旋耕部分传动方式\n/\n中间传动\n刀辊设计转速\nr/min\n359\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n旋耕刀型号\n/\n1T245\n总安装刀数\n把\n68\n排种器型式\n/\n槽轮式、非金属材料\n排种器数量\n个\n12\n排肥器型式\n/\n槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n双圆盘犁\n排种开沟器数量\n个\n12\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～60\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n192/239\n种/肥排量调节方式\n/\n直流电机转速控制器/直流电机转速控制器\n播种部分传动方式\n/\n链传动\n地轮型式\n/\n/\n地轮直径\nmm\n/\n地轮高度调节范围\nmm\n/\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n/","T202142420340","2026-11-23","73.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[4578,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(220)","播种行数:12行","型号规格：2BFG-12(8)(220);结构型式：单列；配套动力范围：63.5～82.5kW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1950×2650×1420mm;作业速度范围：0.6～1.0m/s；作业小时生产率：0.35～0.73hm²/h；工作幅宽：2220mm；耕深：≥12cm；刀辊传动方式：中间齿轮；设计转速：267r/min;最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：66把；行距：185mm；工作行数：12行；排种/肥器型式：外槽轮/外槽轮；数量：12/8个；驱动方式：地轮传动；种/肥箱容积：130/130L；排量调节方式：调节杆/调节杆；传动机构型式：侧边齿轮传动；开沟器型式：锄铲式；数量：12个；深度调节范围：10～15mm；地轮型式：滚筒式；直径：Φ320mm；深度调节范围：15～25mm；镇压器型式：滚筒式。","2018TJ655","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4579,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(20)(250)A","播种行数:14行","型号名称：2BFG-14(20)(250)A型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围：73.5～102.9kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×2920×1420mm；作业速度范围：0.8～1.2m/s;作业小时生产率：0.7～1.0hm²/h;工作幅宽：250cm；耕深：≥8cm；行距：17.5cm；工作行数：14行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：槽轮式、非金属材料；排肥器数量：20个；排种开沟器型式：靴式+双圆盘式；排种开沟器数量：14个；排种开沟器深度调节范围：0～30mm；种/肥箱容积：120/210L；排量调节方式：手柄+齿轮；播种部分传动方式：滚筒+链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm;地轮高度调节范围：30～80mm；镇压器型式：滚筒镇压+刮泥板。","T202034596","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4581,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(20)(280)A","播种行数:16行","型号名称：2BFG-16(20)(280)A型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围：88.2-117.6kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×3240×1440mm；作业速度范围：0.6～1.2m/s;作业小时生产率：0.6～1.0hm²/h;工作幅宽：280cm；耕深：≥8cm；行距：17.0cm；工作行数：16行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：76把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：槽轮式、非金属材料；排肥器数量：20个；排种开沟器型式：靴式+双圆盘式；排种开沟器数量：16个；排种开沟器深度调节范围：0～30mm；种/肥箱容积：150/240L；排量调节方式：手柄+齿轮；播种部分传动方式：滚筒+链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm;地轮高度调节范围：30～80mm；镇压器型式：滚筒镇压+刮泥板。","T202034598","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4582,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(200)","播种行数:12行","44.16-51.52KW 作业速度范围：0.55-1.11m/s 作业小时生产率：0.33-0.46h㎡/h 工作幅宽：200cm 耕深：≥10 刀辊设计转速：228/320r/min","T202032320123","2025-07-09","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4583,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏欣田机械制造有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-14(10)(230)","播种行数:14行","外形尺寸：1985×2700×1580 配套动力：70.3-80.8kw 刀辊设计转速：217（163）/334（251）r/min 作业速度：0.83-1.11m/s 工作幅宽：230cm","T202132320188","2026-08-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4584,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(10)(230)","播种行数:14行","配套动力：51.52-66.7kw 刀辊设计转速：320（n动=720）r/min 作业速度：0.55-1.11m/s 工作幅宽：230cm","苏农机（2018）第（0331）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4586,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(260)","播种行数:16行","配套动力范围：66-88KW 作业速度范围：0.46-0.64m/s 作业小时生产率：0.43-0.60h㎡/h 工作幅宽：260cm 耕深：≥10 刀辊设计转速：249/332r/min","T202032320122","2025-07-09","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4587,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕开沟施肥播种机","2BFGK-12(12)(230)","播种行数:12行","整机外形尺寸mm：2700*1700*1450 作业速度范围m/s：0.46-0.64 作业小时生产率h㎡/h：0.38-0.53 工作幅宽cm：230 旋耕部分传动方式：侧边传动 刀辊设计转速r/min：320","T201932320136","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4589,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","连云港市连发机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(250)","播种行数:16行","配套功率(kW)：88.2-110.2；外形尺寸：1636×2880×1600㎜；结构质量（kg）：1250；行距（cm）：17-24（播种）；20（施肥）；工作行数：16（播种）/10（施肥）；工作幅宽(cm)：250；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；条播施肥部分传动方式：链传动；刀辊总安装刀数（把）：66，旋耕刀型号：,IT245，排种/肥器行数（行）：16/10（播种/施肥）；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：16；排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量（个）：10；种/肥箱容积（L）：90/86，开沟器型式：圆管腿式，开沟器数量：16个，地轮型式：圆柱式，地轮直径：325㎜。","苏农机（2019）第（0219）号","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4590,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","连云港市连发机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-230H","播种行数:16行","配套功率(kW)：47.8-66.2；外形尺寸：1630×2570×1460㎜；结构质量（kg）：1050；幅宽(cm)：230；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂；刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数（把）：62，旋耕刀型号：IT245，条播施肥部分传动方式：镇压轮链传动；种子/肥箱容积（L）：80/76，运输间隙（㎜）：≥300，排种/肥器型式：外槽轮式,；排种/肥器数量：16/10；排量调节方式：侧边螺旋式调节手柄，开沟器型式：双圆盘式；开沟器材料：65Mn,开沟器数量（个）：16。","T202032320450","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4591,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","灵璧九瑞农发科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(8)(240)","播种行数:13行","配套动力范围（kW）：66.2～88.2kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2100×2700×1500；作业速度范围（m/s）：052∽0.84；行距（cm）：18；工作行数13；工作幅宽（cm）：240；传动机构型式：中间齿轮传动；排种器型式：槽轮式；排种器数量：13；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：8；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：13；种子箱容积：160L；肥箱容积：360；地轮型式：圆辊；地轮直径：377mm；覆土器型式：旋耕刀；镇压器型式：圆辊铁轮；总安装刀数量(旋耕，把)：64+26；旋耕刀型号：IT245/IT165。","2018TJ281","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4592,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","灵璧九瑞农发科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-15(10)(250)","播种行数:15行","配套动力范围（kW）：88.2～105kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1830×2730×1280；行距（cm）：17；工作行数15；工作幅宽（cm）：250；传动机构型式：Ⅰ排中间齿轮传动/Ⅱ排侧边齿轮传动；排种器型式：槽轮式；排种器数量：15；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：10+10；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：15；种子箱容积：200L；肥箱容积：150+250L；地轮型式：复合圆辊式（含旋转刮土辊）；地轮直径：∅377mm；镇压器型式：复合圆辊式；总安装刀数量(旋耕，把)：64+30；旋耕刀型号：IT245/IT195。","T202034037","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4594,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16","播种行数:16行","2BFG-16型旋耕施肥播种机为悬挂式播种机，由机架、刀轴、齿轮箱、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮等部分组成。配套动力范围：88.2～110.3kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：2190×2720×1450㎜，整机质量：911kg，作业速度范围：2～5km/h,作业小时生产率：0.38～0.96h㎡/h，工作幅宽：238cm，耕深：12～16㎝，旋耕部分：传动方式：中间齿轮传动；刀轴设计转速：310r/min，刀轴最大回旋半径：245㎜，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：64把；条播部分：行距：15㎝，工作行数：16行，排种肥器形式：外槽轮式，数量：16/8个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：230/360L，排量调节方式：种：手轮、齿轮换档，肥：手轮，开沟器型式：轴传动，开沟器数量：16个，深度调节范围：60～100㎜，地轮形式：滚筒式，地轮直径：350㎜，高度调节范围：50～150㎜，覆土器形式：地轮覆土，镇压器形式：滚筒式","冀2017T—308","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4595,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(6)(252)","播种行数:12行","结构型式：悬挂式；配套拖拉机功率：≥58.8kW；工作状态外形尺寸：2250×2690×1230；作业速度范围：0.56～0.7m/s；作业小时生产率：0.35～0.6hm2/h；工作幅宽：2520mm；耕深：≥12cm；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；行距：18cm（窄行）、24cm（宽行）；工作行数：12行；排种器型式：外槽轮；排种器数量：12个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：95/132L；排量调节方式：指针式；条播部分传动机构型式：链传动；开沟器型式：圆盘式；开沟器数量：12个；开沟器深度调节范围：20～60mm；地轮型式：无胎胶轮；地轮直径：380mm；地轮高度调节范围：0～130mm；镇压器型式：地轮。","2018TJ369","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4597,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山东大华机械有限公司","旋耕条播机","2BFX-12/12(264)","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；工作行数：12行；工作幅宽：264cm；排种器型式：槽轮式；非金属材料；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×2800×1300mm；配套动力范围：≥66.15kW；行距：22cm；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：犁尖式；排种开沟器数量12个；排肥开沟器型式：犁尖式；排肥开沟器数量12个；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；耕深：12～18cm;地轮型式：圆柱式；镇压器型式：圆柱式","T202000030740","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4598,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山东玉收农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(200)","播种行数:13行","工作行数：13行；工作幅宽：200 cm：结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：80.85～110 kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2170×2470×1590 mm；作业速度范围：0.8～1.3 m/s；作业小时生产率：0.42～0.82hm2/h；耕深：12 cm；行距：15～16 cm；旋耕部分传动方式：侧边齿轮传动；刀辊设计转速：310 r/min；刀辊最大回转半径：245 mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：120把；排种器型式：槽轮式；排种器数量：13个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：16个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：13个；排种开沟器深度调节范围：0～100mm；种/肥箱容积：218/326L；种/肥排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ377mm；地轮高度调节范围：0～100 mm；镇压器型式：滚筒式。","鄂2020177","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4600,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","濉溪县淮农农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(8+8)(230)","播种行数:13行","序号 项 目 单 位 设 计 值\n1 型号名称 / 2BFG-13(8+8)(230)型旋耕施肥播种机\n2 结构型式 / 三点悬挂、机械式\n3 配套动力范围 kW 60.2～88.2\n4 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1980×2650×1520\n5 作业速度范围 m/s 0.56～1.39\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.34～1.03\n7 工作幅宽 cm 230\n8 耕深 cm 12～16\n9 行距 cm 17.7\n10 工作行数 行 13\n11 旋耕部分传动方式 / 中间齿轮传动\n12 刀辊设计转速 r/min 263/197\n13 刀辊最大回转半径 mm 245\n14 旋耕刀型号 / IT245\n15 总安装刀数 把 64\n16 排种器型式 / 外槽轮式，非金属材料\n17 排种器数量 个 13\n18 排肥器型式 / 外槽轮式\n19 排肥器数量 个 8+8\n20 排种开沟器型式 / 直管+宽幅\n21 排种开沟器数量 个 13\n22 排种开沟器深度调节范围 mm 0～50\n23 排肥开沟器型式 / /\n24 排肥开沟器数量 个 /\n25 排肥开沟器深度调节范围 mm /\n26 种/肥箱容积 L 135/(240+120)\n27 排量调节方式 / 手轮调节\n28 播种部分传动方式 / 镇压辊+链传动\n29 地轮型式 / 滚筒式\n30 地轮直径 mm φ400\n31 地轮高度调节范围 mm 0～120\n32 风机型式 / /\n33 覆土器型式 / /\n34 镇压器型式 / 滚筒式+铲泥绞龙","T202034576","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4601,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","濉溪县淮农农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-15(10+10)(250)","播种行数:15行","序号 项 目 单 位 设 计 值\n1 型号名称 / 2BFG-15(10+10)(250)型旋耕施肥播种机\n2 结构型式 / 三点悬挂、机械式\n3 配套动力范围 kW 88.2～102.9\n4 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1980×2860×1520\n5 作业速度范围 m/s 0.56～1.39\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.37～1.12\n7 工作幅宽 cm 250\n8 耕深 cm 12～16\n9 行距 cm 17\n10 工作行数 行 15\n11 旋耕部分传动方式 / 中间齿轮传动\n12 刀辊设计转速 r/min 263/197\n13 刀辊最大回转半径 mm 245\n14 旋耕刀型号 / IT245\n15 总安装刀数 把 68\n16 排种器型式 / 外槽轮式，非金属材料\n17 排种器数量 个 15\n18 排肥器型式 / 外槽轮式\n19 排肥器数量 个 10+10\n20 排种开沟器型式 / 直管+宽幅\n21 排种开沟器数量 个 15\n22 排种开沟器深度调节范围 mm 0～50\n23 排肥开沟器型式 / /\n24 排肥开沟器数量 个 /\n25 排肥开沟器深度调节范围 mm /\n26 种/肥箱容积 L 145/(250+125)\n27 排量调节方式 / 手轮调节\n28 播种部分传动方式 / 镇压辊+链传动\n29 地轮型式 / 滚筒式\n30 地轮直径 mm φ400\n31 地轮高度调节范围 mm 0～120\n32 风机型式 / /\n33 覆土器型式 / /\n34 镇压器型式 / 滚筒式+铲泥绞龙","T202034577","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4602,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","唐河县大华机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGL-12(6)(235)","播种行数:12行","结构型式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2510×2670×1220mm；工作幅宽:235cm;旋耕部分传动方式：中间；旋耕部分刀辊旋耕刀型号：IT245/IT245左；旋耕部分刀辊总安装刀数:68把;条播部分行距:19.2cm;条播部分工作行数:12行;条播部分排种/肥器型式:外槽轮式;条播部分排种/肥器数量:12/6个;条播部分排种/肥器驱动方式:镇压辊+链条传动/电机驱动;条播部分种/肥箱容积：158/186L;条播部分排量调节方式:侧边螺纹调节;条播播种部分传动机构型式：镇压辊+链条传动，条播施肥部分传动机构型式：电机驱动；条播部分开沟器型式:锄铲式;条播播种部分开沟器数量:12个;条播施肥部分开沟器数量:6个;条播部分地轮型式:笼式镇压辊;条播部分镇压器型式:笼式镇压辊","鄂2019112","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4603,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16（8）（200）","播种行数:16行","配套动力 (kw):44.1～55.1；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：1930×2300×1400；工作幅宽:2000mm；","T201962620177","2025-01-13","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4605,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(230)","播种行数:13行","配套动力 (kw):73.5～95.6；结构形式 : 双排交错；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2500×2635×1315；工作幅宽:230cm；","部20190012","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4606,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(250)","播种行数:13行","配套动力 (kw):88.2～110.3；结构形式 : 双排交错；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2605×2790×1395；工作幅宽:250cm；","部20190011","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4608,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","扬州市井田农机制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(200)A","播种行数:14行","外形尺寸（mm）:2380*1430*1480，结构型式：悬挂式。配套动力范围（kW）：47.8-58.8。工作幅宽（cm）：200。行距（cm）:15。工作行数（行）：14。作业速度范围（m/s）:2-5。耕深（cm）：8-12。种/肥箱容积（L）：141/193。种/肥排量调节方式：手柄调节。播种部分传动方式：电机加链条。地轮型式：辊筒式。","T202032320048","2025-04-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4609,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","扬州市井田农机制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(230)A","播种行数:16行","外形尺寸（mm）:2590*1430*1480，结构型式：悬挂式。配套动力范围（kW）：47.8-66.2。工作幅宽（cm）：230。行距（cm）:15。工作行数（行）：16。作业速度范围（m/s）:2-5。耕深（cm）：8-12。种/肥箱容积（L）：157/214。种/肥排量调节方式：手柄调节。播种部分传动方式：电机加链条。地轮型式：辊筒式。","T202032320048","2025-04-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4610,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(16)(260)A","播种行数:19行","型号名称：2BFG-19(16)(260)A型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围：73.5-102.9kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：2150×3100×1550mm；作业速度范围：0.6～1.1m/s;作业小时生产率：0.5～0.8hm²/h;工作幅宽：260cm；耕深：≥8cm；行距：13.5cm；工作行数：19行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：76把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：19个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：16个；种/肥箱容积：120/150L；排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：地轮+链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ320mm;地轮高度调节范围：30～50mm；镇压器型式：滚筒式。","T202034620","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4611,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","灵璧九瑞农发科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(10)(280)","播种行数:19行","配套动力范围（kW）：66.2～95.5kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2100×3000×1500；行距（cm）：14；工作行数19；工作幅宽（cm）：280；传动机构型式：中间齿轮传动；排种器型式：槽轮式；排种器数量：19；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：10；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：19；种子箱容积：190L；肥箱容积：430；地轮型式：圆辊；地轮直径：377mm；覆土器型式：旋耕刀；镇压器型式：圆辊；旋耕部分—传动方式：侧边&中间；总安装刀数量(旋耕，把)：78+38；旋耕刀型号：IT245/IT165。","2018TJ282","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4613,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-22(7)（310）","播种行数:22行","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：≥73.5kW；整机外形尺寸：2000×3360×1400mm；作业速度范围：0.55～0.75m/s；作业小时生产率：0.61～0.84hm2/h；工作幅宽：310cm；耕深：≥12cm；行距：12cm、15cm（宽窄行）；工作行数：22行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：340r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：88把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：11个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：7个；排种开沟器型式：锄铲式+圆盘式；排种开沟器数量：7+8个；排种开沟器深度调节范围：20～60mm；种/肥箱容积：196/362L；排量调节方式：螺纹调节；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：辊式；地轮直径：Φ325mm；地轮高度调节范围：0～130mm；镇压器型式：圆辊式。","2019TJ685","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4614,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","山东玉收农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(250)","播种行数:19行","工作行数：19行；工作幅宽：250 cm：结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：95.5～147 kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2170×2980×1590 mm；作业速度范围：0.8～1.3 m/s；作业小时生产率：0.52～1.1hm2/h；耕深：12 cm；行距：13～15 cm；旋耕部分传动方式：侧边齿轮传动；刀辊设计转速：310 r/min；刀辊最大回转半径：245 mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：148把；排种器型式：槽轮式；排种器数量：19个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：20个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：19个；排种开沟器深度调节范围：0～100mm；种/肥箱容积：275/405L；种/肥排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：链条；地轮型式：滚筒式；地轮直径：Φ377mm；地轮高度调节范围：0～100 mm；镇压器型式：滚筒式。","鄂2020178","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4616,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20（10)（250）","播种行数:20行","配套动力 (kw):73.5～95.5；结构形式 :悬挂式；工作状态外形尺寸(长*宽*高) mm ：2030×2850×1430；工作幅宽:2500mm；","T201962620178","2025-01-13","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4617,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60个以下大米色选机","合肥高晶光电科技有限公司","大米色选机","6SXC-18","总执行单元数:18个","外形尺寸(长X宽X高):620X280X938MM;执行单元数:18个;传感器型式：彩色线阵CCD;额定功率:≤0.3KW(电器);","T202134340063","2026-05-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4619,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-126（CCD）A","总执行单元数:126个","外形尺寸（长X宽X高）：1170X1615X1545mm,执行单元数：126个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：2.0KW","2019TJ181","2023-12-31","2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4620,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-189（CCD）A","总执行单元数:189个","外形尺寸（长X宽X高）：1628X1595X2040mm,执行单元数：189个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：2.4KW","2019TJ181","2023-12-31","2.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4621,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-252（CCD）A","总执行单元数:252个","外形尺寸（长X宽X高）：1870X1595X2040mm,执行单元数：252个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：2.6KW","2019TJ181","2023-12-31","2.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4622,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-63（CCD）A","总执行单元数:63个","外形尺寸（长X宽X高）：840X1615X1545mm,执行单元数：63个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：1.5KW","2019TJ181","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4624,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","MSXH-63","总执行单元数:63个","结构型式：溜板；外形尺寸（长X宽X高）：1150X1540X1700mm；总执行单元数：63个；单板的执行单元数：63个；传感器型式：黑白线阵CCD；额定功率：0.75KW。","T202134340137","2026-06-28","0.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4625,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-127","总执行单元数:127个","产品型号：6SXM-127          技术参数：应用CCD图像传感技术\n证书编号： T202034669      有效期至:2025/11/30\n外形尺寸（长*宽*高）：1338mm*1520mm*1800mm;\n总执行单元数：127个 单块板的执行单元数：63、64个\n传感器型式：黑白线阵 CCD   额定功率：2.0kW","T202034669","2025-11-30","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4627,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-158","总执行单元数:158个","产品型号：6SXM-158                           技术参数：应用CCD图像传感器技术\n证书编号：2018TJ651                         证书 有效期：2022-12-31\n 外形尺寸（长*宽*高）：1338mm*1515mm*1770mm \n总执行单元数：158个                         单块板执行单元数：一块80 一块78\n 传感器型式：黑白线阵CCD额定功率：2.0KW","2018TJ651","2022-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4628,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-192","总执行单元数:192个","产品型号：6SXM-192                         技术参数：应用CCD图像传感器技术\n证书编号：2017TJ646\n外形尺寸（长*宽*高）：1687mm*1515mm*1783mm  总执行单元数：192个 单块板的执行单元数：64个 传感器型式：黑白线阵CCD 额定功率：2.5KW","2017TJ646","2021-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4629,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-63","总执行单元数:63个","产品型号：6SXM-63    技术参数：应用CCD图像传感器技术\n证书编号： T202034668      有效期至:2025/11/30\n外形尺寸（长*宽*高）：963mm×1505mm×1865mm\n总执行单元数：63个 单块板的执行单元数：63个\n传感器型式：黑白线阵 CCD   额定功率：1.0kW","T202034668","2025-11-30","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4630,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-78(H)","总执行单元数:78个","产品型号：6SXM-78(H)                                 技术参数：应用CCD图像传感器技术\n证书编号：2018TJ650                                   有效期：2022-12-31\n外形尺寸（长*宽*高）：1532mm*1005mm*1782mm                                            总 执行单元数：78个\n单块板的执行单元数：16+62个                    传感器型式：黑白线阵CCD              额定功率：1.0KW","2018TJ650","2022-12-31","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4632,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽摩森光电科技有限公司","大米色选机","MSXC-136","总执行单元数:136个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1280×1420；结构质量kg：379；\n执行单元数：136；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：30kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；粮食色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340344","2026-10-31","1.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4633,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽摩森光电科技有限公司","大米色选机","MSXC-68","总执行单元数:68个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×940×1420；结构质量kg：270；\n执行单元数：68；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：30kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；粮色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340344","2026-10-31","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4635,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽省速选智选智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-127","总执行单元数:127个","产品型号：6SXM-127、外形尺寸（长×宽×高）：1320×1510×1780（mm）、执行单元数：127个、单块板的执行单元数：64和63个、传感器型式：黑白线阵CCD、额定功率：1.5kW","2018TJ157","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4636,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽省速选智选智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-63","总执行单元数:63个","产品型号：6SXM-63、外形尺寸（长×宽×高）：990×1510×1780（mm）、执行单元数：63个、单块板的执行单元数：63个、传感器型式：黑白线阵CCD、额定功率：1.0kW","2018TJ157","2022-12-31","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4638,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-126(CCD)A","总执行单元数:126个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-126（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）1222mm×1611mm×1524mm\n执行单元数:126个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:1.8kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","1.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4639,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-189(CCD)A","总执行单元数:189个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-189（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）1563mm×1596mm×1917mm\n执行单元数:189个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:2.0kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4640,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-252(CCD)A","总执行单元数:252个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-252（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）1877mm×1595mm×1917mm\n执行单元数:252个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:2.6kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","2.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4641,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-63(CCD)","总执行单元数:63个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-63（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）1160mm*1510mm*1360mm\n执行单元数:63个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:黑白线阵CCD\n额定功率:2.0kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2018TJ496","2022-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4643,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-80(CCD)","总执行单元数:80个","产品型号/6SXM-80（CCD）\n外形尺寸（长×宽×高）1609mm×720mm×1442mm\n执行单元数80个\n单块板的执行单元数80个\n传感器型式/彩色线阵CCD\n额定功率0.8kW","T202134340119","2026-06-28","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4644,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-128A","总执行单元数:128个","6SXM-128A型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):128（64×2），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1710×1240×1720,结构型式：溜板，整机重量（kg）:530 ；色选机工作所需的功率（kw）:1.75。","2018TJ475","2022-12-31","1.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4646,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-80B","总执行单元数:80个","6SXM-80B型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):80（80×1），单块板执行单元数80个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1700×875×1420,结构型式：溜板，整机重量（kg）:380；色选机工作所需的功率（kw）:1.0。","2018TJ478","2022-12-31","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4647,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥高晶光电科技有限公司","大米色选机","6SXC-126","总执行单元数:126个","外形尺寸(长X宽X高):1530X1270X1640MM;执行单元数:126个;额定功率:≤1.2KW(电器);传感器型式:彩色线阵CCD","T202134340085","2026-05-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4648,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥高晶光电科技有限公司","大米色选机","6SXC-63","总执行单元数:63个","外形尺寸(长X宽X高):1530X930X1640MM;执行单元数:63个;额定功率:≤0.8KW(电器);传感器型式:彩色线阵CCD","T202134340084","2026-05-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4649,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥峻茂视觉科技有限公司","大米色选机","6SXM-160JM2","总执行单元数:160个","结构型式：溜板； 外形尺寸（长x宽x高）mm：1330×1630×1550； 总执行单元数（个）：160；单板执行单元数（个）：80； 传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率（kw）：2.5","T202134340180","2026-08-09","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4651,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥峻茂视觉科技有限公司","大米色选机","6SXM-80J1","总执行单元数:80个","结构型式：溜板\n外形尺寸（长x宽x高）mm：1045x1630x1550\n总执行单元数（个）：80\n单板执行单元数（个）：80\n传感器型式：彩色线阵CCD\n额定功率（kw）：1.8","T202134340053","2026-03-30","1.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4652,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥峻茂视觉科技有限公司","大米色选机","6SXM-96JM1","总执行单元数:96个","结构型式：溜板； 外形尺寸（长x宽x高）mm：1045x1630x1550； 总执行单元数（个）：96；单板执行单元数（个）：96； 传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率（kw）：2.0","T202134340181","2026-08-09","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4654,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-240A2","总执行单元数:240个","传感器型式：彩色线阵CCD\n执行单元数：240个","2018TJ399","2022-12-31","2.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4655,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-240RD","总执行单元数:240个","执行单元数：240个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340021","2026-03-30","2.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4657,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥平豪光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-63","总执行单元数:63个","6SXM-63大米色选机：结构型式：溜板，外形尺寸（长*宽*高）：990*1640*1780mm,总执行单元数：63；单块板的执行单元数：63，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：0.8kw.","T202134340007","2026-03-30","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4658,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥平豪光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-80","总执行单元数:80个","6SXM-80型大米色选机：结构型式：溜板，外形尺寸（长*宽*高）：1000*1512*1660mm,总执行单元数：80，单块板的执行单元数：80，传感器型式：彩色线阵CCD.,额定功率：1.0kw.","T202134340052","2026-03-30","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4659,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-252S","总执行单元数:252个","外形尺寸（长×宽×高）:1872×1520×2090(mm)；执行单元数：252(63×4)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：2.4kw","2019TJ118","2023-12-31","2.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4660,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-63","总执行单元数:63个","外形尺寸(长×宽×高):1030×1485×1420(mm）；整机质量：280kg；执行单元数：63个；执行单元单位时间处理量：≥30（单个）kg/h；光电探测方式：彩色线阵CCD；额定功率：1.0kw(电器)；气源压力：0.5～0.8MPa；传感器:彩色线阵CCD","T202034447","2025-12-28","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4662,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","四川钭进科技有限公司","大米色选机","MSXC-63","总执行单元数:63个","结构型式:溜板;外形尺寸(长X宽X高) :1530X 940X1430mm;总执行单元数:63个单块板的执行单元数:63个;传感器型式:彩色线阵CCD;额定功率:1kW。","T202151510004","2026-02-23","1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4663,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-315(CCD)","总执行单元数:315个","外形尺寸(长X宽X高):2172X1595X1899MM；执行单元数:315个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式:黑白线阵CCD；额定功率:3.0KW","2018TJ498","2022-12-31","3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4665,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-378（CCD）A","总执行单元数:378个","外形尺寸（长X宽X高）：2528X1595X2040mm,执行单元数：378个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：3.6KW","2019TJ180","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4666,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-441(CCD)","总执行单元数:441个","外形尺寸(长X宽X高):2795X1583X1906MM;执行单元数:441个;单块板的执行单元数：63个;传感器型式:黑白线阵CCD;额定功率:4.2KW.","2018TJ497","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4667,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-441（CCD）A","总执行单元数:441个","外形尺寸（长X宽X高）：2836X1595X2040mm,执行单元数：441个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：4.0KW","2019TJ180","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4668,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽宏实光机电高科有限公司","大米色选机","6SXM-504（CCD）A","总执行单元数:504个","外形尺寸（长X宽X高）：3152X1595X2040mm,执行单元数：504个；单块板执行单元数：63个，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：4.6KW","2019TJ180","2023-12-31","4.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4670,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-448","总执行单元数:448个","产品型号：6SXM-448       技术参数：应用CCD图像传感技术\n证书编号：2017TJ645\n 外形尺寸（长*宽*高）：3149mm*1510mm*1701mm 总执行单元数：448个 单块板的执行单元数：64个 传感器型式 黑白线阵 额定功率：4.5KW","2017TJ645","2021-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4671,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-320(SC320)","总执行单元数:320个","产品型号、名称 / 6SXM-320(SC320)型大米色选机；外形尺寸（长×宽×高）  2360×1639×2044mm；执行单元数 320个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率 3.2kW","2018TJ095","2022-12-31","3.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4673,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-448(SC448)","总执行单元数:448个","型号名称 / 6SXM-448(SC448)型大米色选机；结构型式 / 溜板；外形尺寸（长×宽×高）  3120×1640×2065mm；总执行单元数  448个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率 5.0kW","T202034720","2025-12-28","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4674,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-448(SC448R)","总执行单元数:448个","外形尺寸（长×宽×高） 3040×1657×2044mm；执行单元数448个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器；额定功率 4.5kW","2018TJ096","2022-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4676,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-512(SC512R)","总执行单元数:512个","产品型号、名称 / 6SXM-512(SC512R)型大米色选机；外形尺寸（长×宽×高）  3380×1657×2044mm；执行单元数  512个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器；额定功率 5.5kW","2018TJ096","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4677,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-640","总执行单元数:640个","型号名称 / 6SXM-640 型大米色选机；结构型式 / 溜板；外形尺寸（长×宽×高）  4100×1671×2194mm；总执行单元数  640个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率  4.2KW","T202034798","2025-12-28","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4678,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-640(SC640R)","总执行单元数:640个","产品型号、名称 / 6SXM-640(SC640R)型大米色选机；外形尺寸（长×宽×高）  4100×1657×2044；执行单元数 640个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器；额定功率 9.5kW","2018TJ097","2022-12-31","9.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4679,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-768","总执行单元数:768个","型号名称 / 6SXM-768 型大米色选机；结构型式 / 溜板；外形尺寸（长×宽×高）  4640×1671×2194mm；总执行单元数  768个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率  4.9KW","T202034736","2025-12-28","4.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4681,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-768R","总执行单元数:768个","型号名称 / 6SXM-768R 型大米色选机；结构型式 / 溜板；外形尺寸（长×宽×高） 4640×1690×2194mm；总执行单元数  768个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器；额定功率 5.9kW","T202134340020","2026-03-30","5.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4682,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-320C","总执行单元数:320个","6SXM-320C型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):320（64×5），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2185×1610×1987, 层数:单层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1020；色选机工作所需的功率（kw）:3.7(电器)。","T202134340009","2026-03-30","3.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4684,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-384C","总执行单元数:384个","6SXM-384C型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):384（64×6），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2500×1610×1987, 层数:单层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1470；色选机工作所需的功率（kw）:4.4(电器)。","T202134340009","2026-03-30","4.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4685,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-448C","总执行单元数:448个","6SXM-448C型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):448（64×7），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2815×1610×1987, 层数:单层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1720；色选机工作所需的功率（kw）:5.2(电器)。","T202134340009","2026-03-30","5.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4686,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-512C","总执行单元数:512个","6SXM-512C型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):512（64×8），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3130×1610×1987, 层数:单层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1900；色选机工作所需的功率（kw）:5.9(电器)。","T202134340009","2026-03-30","5.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4687,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-640C","总执行单元数:640个","6SXM-640C型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):640（64×10），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3760×1610×1987, 层数:单层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:2220；色选机工作所需的功率（kw）:7.3(电器)。","T202134340049","2026-03-30","7.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4689,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-768C","总执行单元数:768个","6SXM-768C型大米色选机详细配置参数：执行单元数(个):768（64×12），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:4390×1610×1987, 层数:单层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:2620；色选机工作所需的功率（kw）:8.8(电器)。","T202134340010","2026-03-30","8.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4690,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-360A","总执行单元数:360个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:360个","T202034788","2025-12-28","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4692,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-360B2","总执行单元数:360个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:360个","2018TJ397","2022-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4693,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-360RD","总执行单元数:360个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:360个","T202034772","2025-11-30","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4695,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-360RS","总执行单元数:360个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:360个","T202034773","2025-11-30","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4696,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-360RS2","总执行单元数:360个","总执行单元数：360个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340073","2026-05-27","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4697,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-360RT","总执行单元数:360个","总执行单元数：360个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340025","2026-03-30","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4698,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-480A","总执行单元数:480个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:480个","T202034787","2025-11-30","3.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4700,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-480B2","总执行单元数:480个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:480个","2018TJ397","2022-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4701,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-480RD","总执行单元数:480个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:480个","T202034772","2025-11-30","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4703,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-480RS","总执行单元数:480个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:480个","T202034773","2025-11-30","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4704,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-480RS2","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340073","2026-05-27","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4705,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-480RT","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340025","2026-03-30","5.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4706,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-600A","总执行单元数:600个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:600个","T202034786","2025-12-28","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4708,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-600B2","总执行单元数:600个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:600个","2018TJ397","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4709,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-600RD","总执行单元数:600个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:600个","T202034772","2025-11-30","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4711,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-600RS","总执行单元数:600个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:600个","T202034773","2025-11-30","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4712,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-600RS2","总执行单元数:600个","总执行单元数：600个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340073","2026-05-27","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4713,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-600RT","总执行单元数:600个","总执行单元数：600个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340025","2026-03-30","6.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4714,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-780RD","总执行单元数:780个","总执行单元数：780个 传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340304","2026-10-31","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4715,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-780RS","总执行单元数:780个","传感器型式:彩色线阵CCD\n执行单元数:780个","T202034770","2025-11-30","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4716,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-360RS","总执行单元数:360个","传感器型式:彩色线阵CCD+红外传感器\n执行单元数:480个","T202034795","2025-11-30","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4717,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-360RS2","总执行单元数:360个","总执行单元数：360个 传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340071","2026-05-27","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4718,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-480RS","总执行单元数:480个","传感器型式:彩色线阵CCD+红外传感器\n执行单元数:480个","T202034795","2025-11-30","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4719,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-480RS2","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个 传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340071","2026-05-27","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4720,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-600RS","总执行单元数:600个","总执行单元数：600个 \n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202034795","2025-11-30","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4721,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-600RS2","总执行单元数:600个","总执行单元数：600个 传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340071","2026-05-27","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4722,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXF-780RS","总执行单元数:780个","总单元执行数：780个；\n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340143","2026-06-28","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4723,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-315S","总执行单元数:315个","外形尺寸（长×宽×高）:2186×1520×2090(mm)；执行单元数：315(63×5)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：3.0kw","2019TJ119","2023-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4724,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-315V","总执行单元数:315个","外形尺寸（长×宽×高）:2149×1460×1960(mm)；执行单元数：315(63×5)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：3.0kw","2019TJ120","2023-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4725,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-378S","总执行单元数:378个","外形尺寸（长×宽×高）:2540×1520×2090(mm)；执行单元数：378(63×6)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：3.6kw","2018TJ047","2022-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4726,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-378V","总执行单元数:378个","外形尺寸（长×宽×高）:2463×1460×1960(mm)；执行单元数：378(63×6)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：3.6kw","2019TJ120","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4727,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-441S","总执行单元数:441个","外形尺寸（长×宽×高）:2854×1520×2090(mm)；执行单元数：441(63×7)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：4.1kw","2018TJ047","2022-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4728,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-441V","总执行单元数:441个","外形尺寸（长×宽×高）:2777×1460×1960(mm)；执行单元数：441(63×7)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：4.1kw","2019TJ120","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4729,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-504S","总执行单元数:504个","外形尺寸（长×宽×高）:3168×1520×2090(mm)；执行单元数：504(63×8)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：4.7kw","2018TJ047","2022-12-31","4.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4730,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-504V","总执行单元数:504个","外形尺寸（长×宽×高）:3091×1460×1960(mm)；执行单元数：504(63×8)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：4.7kw","2019TJ120","2023-12-31","4.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4731,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-630S","总执行单元数:630个","外形尺寸（长×宽×高）:3796×1520×2090(mm)；执行单元数：630(63×10)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：5.8kw","2018TJ048","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4732,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-630V","总执行单元数:630个","外形尺寸（长×宽×高）:3719×1460×1960(mm)；执行单元数：630(63×10)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：5.8kw","2019TJ121","2023-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4733,"其他机械","其他机械","大米色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-756S","总执行单元数:756个","外形尺寸（长×宽×高）:2546×2784×1950(mm)；执行单元数：756(63×12)个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；额定功率：7.2kw","2019TJ122","2023-12-31","7.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4734,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60个以下杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-48E","总执行单元数:48个","6SXZ-48E型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):48（48×1），单块板执行单元数48个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2507×1185×1082, 结构型式：单层、履带式，整机重量（kg）:1150；色选机工作所需的功率（kw）:1.2。","2018TJ471","2022-12-31","1.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4735,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60个以下杂粮色选机","合肥高晶光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-32","总执行单元数:32个","外形尺寸(长X宽X高):1308X476X1340MM;;执行单元数:32个;光电探测方式:黑白线阵CCD;额定功率:≤0.4KW(电器);传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340064","2026-05-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4736,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192","总执行单元数:192个","6SXZ-192   证书有效期：2025-11-30\n技术参数：应用CCD图像传感器技术\n外形尺寸（长*宽*高）：1670mm×1550mm×1790mm\n总执行单元数：192个 单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵 CCD   额定功率：2.5kW","T202034673","2025-11-30","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4737,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256","总执行单元数:256个","产品型号：6SXZ-256          技术参数：应用CCD图像传感技术\n证书编号：2019TJ011        总执行单元数：256个                                单块板的执行单元数：64个，    \n外形尺寸（长*宽*高）：1515mm*2105mm*1720mm(含过滤器）       传感器型式：彩色线阵CCD 功率：3.0KW\n结构型式：溜板、单层","2019TJ011","2023-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4738,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-64","总执行单元数:64个","产品型号：6SXZ-64                     技术参数：应用CCD图像传感技术                                                                         \n外观尺寸（长×宽×高）：980mm*1580mm*1933mm;\n总执行单元数：64个；                   传感器型式：彩色线阵CCD；\n单块板的执行单元数：64个；\n功率：1.0Kw（指杂粮色选机工作所需的功率，包含LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等）","2017TJ644","2021-12-31","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4739,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128","总执行单元数:128个","型号名称 / 6SXZ-128 型杂粮色选机；结构型式 / 带式；层数 单层；外形尺寸（长×宽×高）  3600×1400×2450mm;总执行单元数128个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率2.2KW","T202034687","2025-12-28","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4740,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256","总执行单元数:256个","型号名称 / 6SXZ-256 型杂粮色选机；结构型式 / 带式；层数单层；外形尺寸（长×宽×高）  3600×2040×2450mm；总执行单元数   256个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率3.3KW","T202034687","2025-12-28","3.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4741,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽摩森光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-136","总执行单元数:136个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1280×1420；结构质量kg：379；\n执行单元数：136；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：10kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340332","2026-10-31","1.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4742,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽摩森光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-136L","总执行单元数:136个","外形尺寸（长×宽×高）mm：2000×1550×1540；结构质量kg：571；\n执行单元数：136；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：10kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；粮食色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340334","2026-10-31","1.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4743,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽摩森光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-68","总执行单元数:68个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×940×1420；结构质量kg：270；\n执行单元数：68；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：10kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；粮食色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340332","2026-10-31","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4744,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽摩森光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-68L","总执行单元数:68个","外形尺寸（长×宽×高）mm：2000×1250×1540；结构质量kg：404；\n执行单元数：68；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：10kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340334","2026-10-31","1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4745,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽摩森光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-90","总执行单元数:90个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1541×990×1464；结构质量kg：280；\n执行单元数：90；单块板的执行单元数：90；传感器型式：彩色线阵CCD；色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340365","2026-10-31","0.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4746,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192A","总执行单元数:192个","6SXZ-192A型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):192（64×3），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1710×1555×1720, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:650；色选机工作所需的功率（kw）:2.45。","2018TJ207","2022-12-31","2.45","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4747,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192E","总执行单元数:192个","6SXZ-192E型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):192（48×4），单块板执行单元数48个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）: 2507×2099×1082, 结构型式：单层、履带式，整机重量（kg）:1680；色选机工作所需的功率（kw）:2.7。","2018TJ471","2022-12-31","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4748,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256A","总执行单元数:256个","6SXZ-256A型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):256（64×4），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1710×1870×1720, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:840 ；色选机工作所需的功率（kw）:3.1。","2018TJ207","2022-12-31","3.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4749,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256F","总执行单元数:256个","6SXZ-256F型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):256（64×4），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）: 3168×1928×1680, 结构型式：单层、履带式，整机重量（kg）:2050；色选机工作所需的功率（kw）:2.7。","2018TJ473","2022-12-31","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4750,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-96E","总执行单元数:96个","6SXZ-96E型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):96（48×2），单块板执行单元数48个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2507×1486×1082, 结构型式：单层、履带式，整机重量（kg）:1370；色选机工作所需的功率（kw）:1.7。","2018TJ471","2022-12-31","1.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4751,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥安晶龙电子股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128D2","总执行单元数:128个","外形尺寸mm（长*宽*高）：3800*1240*1710  执行单元数：128个  传感器型式：彩色面阵CCD  功率：2.7kw","2018TJ494","2022-12-31","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4752,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥安晶龙电子股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128D4","总执行单元数:128个","外形尺寸mm（长*宽*高）：2930*1820*1760  执行单元数：128个  传感器型式：彩色面阵CCD  功率：2.8kw","2018TJ493","2022-12-31","2.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4753,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥安晶龙电子股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256S2","总执行单元数:256个","外形尺寸mm（长*宽*高）：3260*1220*2040  执行单元数：256个  传感器型式：彩色面阵CCD  功率：5.3kw","2018TJ491","2022-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4754,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥安晶龙电子股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256S4","总执行单元数:256个","外形尺寸mm（长*宽*高）：4543*2164*1975  执行单元数：256个  传感器型式：彩色面阵CCD  功率：5.6kw","2018TJ492","2022-12-31","5.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4755,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-120CG","总执行单元数:120个","总执行单元数：120个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340026","2026-03-30","1.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4756,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-120K","总执行单元数:120个","总单元执行数：120个； 传感器型式：彩色线阵CCD","2018TJ400","2022-12-31","2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4757,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-120KI2","总执行单元数:120个","总执行单元数：120个\n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340302","2026-10-31","5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4758,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-180CI","总执行单元数:180个","总单元执行数：180个；\n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340125","2026-06-28","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4759,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-240CG","总执行单元数:240个","总执行单元数：240个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340026","2026-03-30","2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4760,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-240CJ","总执行单元数:240个","总执行单元数：240个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340024","2026-03-30","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4761,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-240G","总执行单元数:240个","总执行单元数：240个\n传感器型式：彩色线阵CCD","2017TJ448","2021-12-31","2.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4762,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-240K","总执行单元数:240个","总单元执行数：240个； 传感器型式：彩色线阵CCD","2018TJ400","2022-12-31","3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4763,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-60CI","总执行单元数:60个","总执行单元数：60个；\n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340125","2026-06-28","1.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4764,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-60KI2","总执行单元数:60个","总执行单元数：60个 ；传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340302","2026-10-31","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4765,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-60M","总执行单元数:60个","总执行单元数：60个\n传感器型式：彩色线阵CCD","2018TJ401","2022-12-31","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4766,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-126M","总执行单元数:126个","结构型式：溜板、单层；外形尺寸(长×宽×高):1360×1485×1538(mm）；执行单元数：126个；单块板的执行单元数：63个；功率：1.5kw；传感器型式:彩色线阵CCD","T202134340112","2026-05-27","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4767,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-252S","总执行单元数:252个","结构型式：单层、溜板式；外形尺寸（长×宽×高）：1872×1520×2090（mm）;执行单元数：252个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；功率：2.4kW；单个执行单元单位时间生产率：黄豆：≥8、玉米：≥5","2019TJ123","2023-12-31","2.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4768,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-252SC","总执行单元数:252个","外形尺寸(长×宽×高):2540×1520×2100(mm）；整机质量：1230kg；执行单元数：252个；单个执行单元生产率：黄 豆≥8kg/h；葵 仁≥5kg/h；蚕豆瓣≥8kg/h；千瓦小时生产率：黄 豆≥400kg/(kW·h)；葵 仁≥300kg/(kW·h)；蚕豆瓣≥400kg/(kW·h)；配套功率（电器）：3.8kw；传感器:彩色线阵CCD","2018TJ051","2022-12-31","3.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4769,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-294S","总执行单元数:294个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:2854×1520×2090(mm）；执行单元数:294个；单块板的执行单元数：42个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：4.1kw","2018TJ052","2022-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4770,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-63M","总执行单元数:63个","结构型式：溜板；层数：单层；外形尺寸(长×宽×高):1030×1485×1538(mm）；总执行单元数： 63个；单块板的执行单元数：63个；功率：1.0kw；传感器型式:彩色线阵CCD","T202134340100","2026-05-27","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4771,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320","总执行单元数:320个","产品型号：6SXZ-320          技术参数：应用CCD图像传感技术\n证书编号：2018TJ649        证书有效期：2022-12-31            总执行单元数：320个                      单块板的执行单元数：64个；\n  外形尺寸（长*宽*高）：1510mm*2670mm*1840mm          结构型式：溜板、单层 ；\n  传感器型式：彩色线阵CCD                                                   功率：3.5KW","2018TJ649","2022-12-31","3.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4772,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448","总执行单元数:448个","产品型号：6SXZ-448                        技术参数：应用CCD图像传感技术\n证书编号：T202034674                    有效期至:2025/11/30\n外形尺寸（长*宽*高）：3154mm×1650mm×1950mm\n总执行单元数：448个                       单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵 CCD              额定功率：4.5kW","T202034674","2025-11-30","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4773,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷泰智能科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448A","总执行单元数:448个","产品型号：6SXZ-448A                                                            技术参数：应用CCD图像传感技术\n证书编号：T202134340167                                                     证书有效期：2026-08-09\n外形尺寸（长*宽*高）：3170mm×1570mm×1785mm            总执行单元数：448个 单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵 CCD                                                     额定功率：4.5kW","T202134340167","2026-08-09","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4774,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448","总执行单元数:448个","结构型式 / 溜板、单层；外形尺寸（长×宽×高）  3230×1840×2050mm；执行单元数 448(64×7)个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；功率 4.0kW","2018TJ093","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4775,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448（SQ764）","总执行单元数:448个","型号名称 / 6SXZ-448（SQ764）型杂粮色选机；层数 单层；外形尺寸（长×宽×高） 3230×1770×1970mm;总执行单元数 448个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率 5.0KW","T202034735","2025-12-28","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4776,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","杂粮色选机","6SXZ-378(CCD)","总执行单元数:378个","产品名称:杂粮色选机\n产品型号:6SXZ-378（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）2527mm×1597mm×1917mm\n执行单元数:378个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:3.6kW\n产品企业标准:JB/T 13177-2017\n注*指杂粮色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ105","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4777,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","杂粮色选机","6SXZ-504(CCD)","总执行单元数:504个","产品名称:杂粮色选机\n产品型号:6SXZ-504（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）3152mm×1596mm×1957mm\n执行单元数:504个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:4.6kW\n产品企业标准:JB/T 13177-2017\n注*指杂粮色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ105","2023-12-31","4.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4778,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","杂粮色选机","6SXZ-630(CCD)","总执行单元数:630个","产品名称:杂粮色选机\n产品型号:6SXZ-630（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）3932mm×1596mm×1957mm\n执行单元数:630个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:5.5kW\n产品企业标准:JB/T 13177-2017\n注*指杂粮色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ106","2023-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4779,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320AI","总执行单元数:320个","6SXZ-320AⅠ型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):320（64×5），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）: 1725×2220×1650, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:1050 ；色选机工作所需的功率（kw）:4.2。","2019TJ427","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4780,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320G","总执行单元数:320个","6SXZ-320G型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):320（64×5），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2559×1742×1933, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:1430 ；色选机工作所需的功率（kw）:3.7（电器）。","T202134340011","2026-03-30","3.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4781,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-384A","总执行单元数:384个","6SXZ-384A型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):384（64×6），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1710×2500×1720, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:970；色选机工作所需的功率（kw）:4.4。","2018TJ208","2022-12-31","4.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4782,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-384E","总执行单元数:384个","6SXZ-384E型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):384（48×4×2），单块板执行单元数48个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）: 2840×2057×2090, 结构型式：双层、履带式，整机重量（kg）:2250；色选机工作所需的功率（kw）:4.9。","2018TJ472","2022-12-31","4.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4783,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-384G","总执行单元数:384个","6SXZ-384G型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):384（64×6），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2897×1742×1933, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:1642 ；色选机工作所需的功率（kw）:4.4（电器）。","T202134340011","2026-03-30","4.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4784,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448G","总执行单元数:448个","6SXZ-448G型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):448（64×7），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3235×1742×1933, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:1840；色选机工作所需的功率（kw）:5.2（电器）。","T202134340011","2026-03-30","5.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4785,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-512DH","总执行单元数:512个","6SXZ-512DH型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):512（64×4×2），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3560×2355×2936，结构型式：履带式，层数：双层，整机重量（kg）:2800；色选机工作所需的功率（kw）:8.1（电器：3.65，电机：4.45）。","T202134340014","2026-03-30","8.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4786,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-512F","总执行单元数:512个","6SXZ-512F型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):512（64×4×2），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）: 3350×1930×2910, 结构型式：双层、履带式，整机重量（kg）:2370；色选机工作所需的功率（kw）:4.9。","2018TJ474","2022-12-31","4.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4787,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-512G","总执行单元数:512个","6SXZ-512G型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):512（64×8），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3573×1742×1933, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:2040；色选机工作所需的功率（kw）:6.0（电器）。","T202134340011","2026-03-30","6.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4788,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-640G","总执行单元数:640个","6SXZ-640G型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):640（64×10），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:4259×1742×1933, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:2270；色选机工作所需的功率（kw）:7.25（电器）。","T202134340012","2026-03-30","7.25","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4789,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-768C","总执行单元数:768个","6SXZ -768C型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):768（64×12），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1710×4390×1757, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:2350；色选机工作所需的功率（kw）:9.5。","2019TJ426","2023-12-31","9.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4790,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-768G","总执行单元数:768个","6SXZ-768G型杂粮色选机详细配置参数：执行单元数(个):768（64×12），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:4953×1742×1933, 结构型式：溜板、单层，整机重量（kg）:2700；色选机工作所需的功率（kw）:8.6（电器）。","T202134340013","2026-03-30","8.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4791,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥安晶龙电子股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-512","总执行单元数:512个","外形尺寸mm（长*宽*高）：3260*1820*2345 整机质量：1600kg 执行单元数：512个光电探测方式：彩色线阵CCD 额定功率（电机加电器）：6.5kw","T202034439","2025-09-27","6.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4792,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360CF","总执行单元数:360个","总单元执行数：360个；\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340141","2026-06-28","3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4793,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360CG","总执行单元数:360个","总执行单元数：360个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202034796","2025-11-30","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4794,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360CG2","总执行单元数:360个","总执行单元数：360个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340070","2026-05-27","2.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4795,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360CJ","总执行单元数:360个","总单元执行数：360个；\n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340126","2026-06-28","3.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4796,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360G","总执行单元数:360个","总执行单元数：360个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202034784","2025-11-30","3.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4797,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360J","总执行单元数:360个","总单元执行数：360个； 传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ013","2023-12-31","3.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4798,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480CF","总执行单元数:480个","总单元执行数：480个；\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340141","2026-06-28","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4799,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480CG","总执行单元数:480个","总单元执行数：480个； 传感器型式：彩色线阵CCD","T202034796","2025-11-30","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4800,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480CG2","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340070","2026-05-27","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4801,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480CJ","总执行单元数:480个","总单元执行数：480个；\n传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340126","2026-06-28","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4802,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480G","总执行单元数:480个","执行单元数：480个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202034783","2025-11-30","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4803,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480J","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个\n传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ013","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4804,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480KS","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个\n传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ014","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4805,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480KS2","总执行单元数:480个","总执行单元数：480个 ；传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340301","2026-10-31","7.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4806,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-600CG","总执行单元数:600个","总单元执行数：600个； 传感器型式：彩色线阵CCD","T202034796","2025-11-30","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4807,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-600CG2","总执行单元数:600个","总执行单元数：600个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340070","2026-05-27","4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4808,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-600G","总执行单元数:600个","总执行单元数：600个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202034782","2025-11-30","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4809,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-600J","总执行单元数:600个","总单元执行数：600个；\n 传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ013","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4810,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-780CG","总执行单元数:780个","总单元执行数：780个；\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340142","2026-06-28","5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4811,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥平豪光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448","总执行单元数:448个","6SXZ-448杂粮色选机：结构型式是溜板，层数：单层，外形尺寸（长*宽*高）：3245*1485*1915mm,总执行单元数：448，单块板的执行单元数：64；传感器型式：彩色线阵CCD,额定功率：3.5kw.","T202134340015","2026-03-30","3.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4812,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-315S","总执行单元数:315个","产品型号：6SXZ-315S；结构型式：单层、溜板式；外形尺寸（长×宽×高）：2186×1520×2090（mm）；执行单元数：315个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；功率：3kw;单个执行单元单位时间生产率：黄豆：≥8、玉米：≥5（kg/h）","2019TJ124","2023-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4813,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-315V","总执行单元数:315个","产品型号：6SXZ-315V；结构型式：单层、溜板式；外形尺寸（长×宽×高）：2149×1460×1960（mm）；执行单元数：315个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD；功率：3kw;单个执行单元单位时间生产率:黄豆：≥8、玉米：≥5(kg/h）","2019TJ125","2023-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4814,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-336S","总执行单元数:336个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:3168×1520×2090(mm）；执行单元数:336个；单块板的执行单元数：42个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：4.7kw","2018TJ053","2022-12-31","4.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4815,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-378S","总执行单元数:378个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:2540×1520×2090(mm）；执行单元数:378个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：3.6kw","2018TJ054","2022-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4816,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-378V","总执行单元数:378个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:2463×1460×1960(mm）；执行单元数:378个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：3.6kw","2019TJ125","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4817,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-420S","总执行单元数:420个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:3796×1520×2090(mm）；执行单元数:420个；单块板的执行单元数：42个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：5.8kw","2018TJ053","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4818,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-441S","总执行单元数:441个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:2854×1520×2090(mm）；执行单元数:441个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：4.1kw","2018TJ054","2022-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4819,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-441V","总执行单元数:441个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:2777×1460×1960(mm）；执行单元数:441个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：4.1kw","2019TJ125","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4820,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-504S","总执行单元数:504个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:3168×1520×2090(mm）；执行单元数:504个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：4.7kw","2018TJ054","2022-12-31","4.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4821,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-504V","总执行单元数:504个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:3091×1460×1960(mm）；执行单元数:504个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：4.7kw","2019TJ125","2023-12-31","4.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4822,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-630S","总执行单元数:630个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:3796×1520×2090(mm）；执行单元数:630个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：5.8kw","2018TJ055","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4823,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-630V","总执行单元数:630个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:3719×1460×1960(mm）；执行单元数:630个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：5.8kw","2019TJ126","2023-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4824,"其他机械","其他机械","杂粮色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-756S","总执行单元数:756个","结构型式:溜板、单层;外形尺寸（长×宽×高）:2546×2784×1950(mm）；执行单元数:756个；单块板的执行单元数：63个；传感器型式：彩色线阵CCD;功率：7.2kw","2019TJ127","2023-12-31","7.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4825,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","北京沃土天地生物科技股份有限公司","有机废弃物好氧发酵装置","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;直立罐式:是 ","1. 型号名称：11FFG-120 型有机废弃物好氧发酵装置； 2. 结构型式：罐式； 3. 盛料容器容积：120m3； 4. 配套动力总功率：42.12kw； 5. 处理周期：7～15天；","T202000441303","2025-12-30","42.12","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4826,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","福建智辰智能农业装备有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-116","盛料容器容积:116m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-116型畜禽粪便发酵处理机\n结构型式：罐式\n盛料容器容积：116m³\n配套动力总功率：≥53Kw\n处理周期：5d","T202100010264","2026-06-29","53","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[4827,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","河南建丰环保设备制造有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-103","盛料容器容积:103m³;直立罐式:是 ","设备总功率包含自动上料系统、搅拌系统、出料系统、除臭系统、送风系统、回风系统、加热系统 \n型号名称：11FFG-103型畜禽粪便发酵处理机 \n结构型式：罐式 \n盛料容器容积：103m³ \n配套动力总功率：57.82kw \n处理周期：7~10（d）","T202041410268","2025-12-30","57.82","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4828,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁东海生物科技有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-100型畜禽粪便发酵处理机，结构形式：罐式，盛料容器容积100m3，配套动力总功率53.37kW，处理周期6~8天，该样机结构形式为罐式，主要由罐体、搅拌装置、自动料斗升降装置、电控柜、液压系统、加热系统、热交换系统、进气系统、除臭系统、出料装置等组成，配套动力总功率53.37kW。","T202100520676","2026-06-29","53.37","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4829,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁东海生物科技有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-110","盛料容器容积:110m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-110型畜禽粪便发酵处理机\n结构形式：罐式，盛料容器容积110m3，配套动力总功率56.12kW，处理周期6~8天。\n该样机结构形式为罐式，主要由罐体、搅拌装置、自动料斗升降装置、电控柜、液压系统、加热系统、热交换系统、进气系统、除臭系统、出料装置等组成，配套动力总功率56.12kW。","T202041410094","2025-06-29","56.12","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4830,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁东海生物科技有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-120型畜禽粪便发酵处理机，结构形式：罐式，盛料容器容积120m3，配套动力总功率58.37kW，处理周期6~8天，该样机结构形式为罐式，主要由罐体、搅拌装置、自动料斗升降装置、电控柜、液压系统、加热系统、热交换系统、进气系统、除臭系统、出料装置等组成，配套动力总功率58.37kW。","T202100520675","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4831,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁市博龙畜牧机械有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-102","盛料容器容积:102m³;直立罐式:是 ","鉴定依据：DG/T147-2019《畜禽粪便发酵处理机》\n型号名称：11FFG-102型畜禽粪便发酵处理机\n结构形式：直立，罐式\n盛料容积：102m³\n配套动力总功率：43.1Kw\n处理周期：7-10天\n处理能力：每日可处理8m³-15m³畜禽粪污（含水率50%-70%）\n内筒壁采用304#不锈钢板，内壁（厚度≥2.00mm），\n与外壁中间用聚氨酯发泡剂保温层（保温层厚度55mm），\n罐体直径6米；罐体内容积高度4米；设备总高度8.4米；运行功率（KW）约23 ；\n外壁（厚度≥3.5mm），由加厚的钢板支撑罐体，\n整套设施：含搅拌系统、进风系统（风机风量风压满足工艺要求，管路需安装止回阀、具有风量调节功能）、上料系统、、出料系统、控制系统（配电柜内布置PLC、电气元器件等，防护等级IP55）、辅助附加热器、废气过滤除臭系统\n含水率不高于70%（国家相关发酵规范）的鸡粪、猪粪等畜禽粪污，通过我公司研发的高温好氧发酵罐发酵后可达有机肥标准，鸡粪发酵后的有机肥料养分（氮磷钾）±11.9（NY525-2021≥4）\n成品有机肥日产出量约3--6吨","T201941410071","2024-12-30","43.1","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4832,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁市鸿翔电气设备有限公司","罐式有机物好氧发酵机","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;直立罐式:是 ","结构形式：罐式，盛料容器容积100m3，配套动力总功率54.07kW，处理周期7~15天，该样机结构形式为罐式，主要由罐体、搅拌装置、自动料斗升降装置、电控柜（含温度显示装置）、液压系统、加热系统、热交换系统、进气系统、除臭系统、出料装置、安全防护装置等组成，配套动力总功率54.07kW。","T202100520678","2026-06-29","54.07","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4833,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁市鸿翔电气设备有限公司","罐式有机物好氧发酵机","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-120型罐式有机物好氧发酵机，结构形式：罐式，盛料容器容积120m3，配套动力总功率59.07kW，处理周期7~15天，该样机结构形式为罐式，主要由罐体、搅拌装置、自动料斗升降装置、电控柜（含温度显示装置）、液压系统、加热系统、热交换系统、进气系统、除臭系统、出料装置、安全防护装置等组成，配套动力总功率59.07kW。","T202100520677","2026-06-29","59.07","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4834,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","湖南宜达欧农业科技有限公司","立式罐发酵处理机","11FFG-103","盛料容器容积:103m³;直立罐式:是 ","立式罐型号\t\t11FFG-103\n项目名称\t单位\t\n发酵罐容积\tm3\t103\n上料斗容积\tm3\t1.5\n整机重量\tt\t34\n装机功率\tkW\t61.7\n日均处理能力\tm3\t7～10\n发酵周期\td\t7～10\n日耗电量\t(kW.h)/d\t≤600","T202100430657","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[4835,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","青岛殖富园机械有限公司","有机废弃物智能高温好氧发酵设备","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-100型有机废弃物智能高温好氧发酵设备；结构型式：罐式；盛料容器容积：100m³；配套动力总功率:46.2kW处理周期：7～12d","T202037370065","2025-07-06","46.2","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[4836,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","青岛殖富园机械有限公司","有机废弃物智能高温好氧发酵设备","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;直立罐式:是 ","型号名称：11FFG-120型有机废弃物智能高温好氧发酵设备；结构型式：罐式；盛料容器容积：120m³；配套动力总功率： 51.62 kW；处理周期：d 7～12","T202100451058","2026-11-02","51.62","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[4837,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","100m³及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机","郑州蔚蓝农业机械有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-105","盛料容器容积:105m³;直立罐式:是 ","结构型式：罐式；盛料容器容积：105m³；配套动力总功率：49.5kW；处理周期：7～12 d","T202041410118","2025-09-26","49.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4838,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","北京博创联动科技有限公司","北斗农机自动驾驶系统","BCLDF2BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航辅助驾驶体系，直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s,(2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm","T20200606172","2025-10-26","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4839,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","北京大田互通物联技术有限公司","绘田北斗农机自动驾驶系统","HT408BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称\t：HT408BD-2.5GD型北斗农机自动导航驾驶系统\n转向控制型式\t：力矩电机控制\n处理器型号\t：QuadCore-T3\n内存\tGB\t：2\n硬盘\tGB\t：16\n操作系统及软件版本：Android6.0.1/1.0.11.16\n显示终端尺寸及分辨率\t：10寸 1024×600 pixel\n接口种类\t：RS-232\n数据输入输出协议\t：NMEA\n卫星接收机类型及频点\t：R25,BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1/E5b\n卫星接收机主板固件版本\t：Build19222\n卫星接收机通道数\t：432通道\n卫星接收机接口种类\t：\tBDS+GPS+GLONASS+GALILEO\n卫星接收机差分类型\t：\t单站RTK,网络RTK\n卫星接收机数据更新率\tHz\t： 10\n卫星接收机接收天线型式\t：双天线\n转向控制系统角度传感器型号规格\t：424A06A090\n力矩电机型号规格\t：电机EMS2(与控制器集成)\n转向控制器主板固件版本\t：2320\n集成部分组成\t：\t卫星接收机与平板集成、(力矩电机与控制器集成)","T20210606046","2026-06-15","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4840,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","北京天宝伟业科技有限公司","北斗导航自动驾驶系统","TB302BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制型式:电动方向盘控制 2.输出精度:直线精度≤2.5cm。 3.车载计算机显示终端尺寸及分辨率:10英寸/1024×600.4.卫星接收机类型及频点:T100/BDS B1/B2,GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1+E5b.5.卫星接收机差分类型:RTK.6.卫星接收机接收天线型式:3星8频双天线.7.集成部分组成:卫星接收机与车载终端集成、控制器与转向电机集成.","T20200606045","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[4841,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","自动导航系统","FJABD-5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","无人驾驶，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±5cm; 转向控制型式:电机转向； 转动电机型号规格：60CM35X步进电机； 直线度精度：≤5cm； 衔接行间距精度：≤5cm ; 卫星接收机接口种类：GPS、BDS、GLN。","T20190606111","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4842,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","自动导航系统","FJNBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±2.5cm; 转向控制型式:电机转向； 转动电机型号规格：TZ165H02C12； 直线度精度：≤2.5cm ; 衔接行间距精度：≤2.5cm ; 卫星接收机接口种类：GPS、BDS、GLN。","T202032320224","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4843,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","自动导航系统","FJNBD-5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","无人驾驶，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±5cm; 转向控制型式:电机转向； 转动电机型号规格：TZ165H02C12； 直线度精度：≤5cm； 衔接行间距精度：≤5cm ; 卫星接收机接口种类：GPS、BDS、GLN。","T202132320008","2026-01-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4844,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","广州极飞科技股份有限公司（原公司名称：广州极飞科技有限公司）","极飞APC1农机自驾仪","XAPC1BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动转向控制型式；卫星接收机类型及频点:导航型多频 BDS（北斗） B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5b*；直线度精度1.8cm(拖拉机用)。","T20200606346","2026-06-15","0","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4845,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HN100BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606133","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4846,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HN100BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606125","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4847,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HN100BD-2.5SD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606132","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4848,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HN200BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606127","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4849,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HN200BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606126","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4850,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","XT8000BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606131","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4851,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","XT8000BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","T20200606124","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4852,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨耘华科技有限公司","木牛导航北斗农机自动驾驶系统","DEMBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","木牛导航北斗农机自动驾驶系统；控制型式：电动方向盘控制；直线度精度：≤2.5cm","T20200606182","2025-12-06","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4853,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","哈尔滨耘华科技有限公司","木牛导航北斗农机自动驾驶系统","DEMBD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","木牛导航北斗农机自动驾驶系统；控制型式：电动方向盘控制；直线度精度：≤2.5cm","T20190606114","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[4854,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","河北超平农机制造有限公司","自动导航系统","CP508BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制型式:电动方向盘控制 2.输出精度:直线精度≤2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本:Android 6.0.1 4.车载计算机显示终端尺寸及分辨率:10英寸/1024×600.5.卫星接收机类型及频点:T100/BDS B1/B2,GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1+E5b.6.卫星接收机差分类型:RTK.7.卫星接收机接收天线型式:3星8频双天线.8.集成部分组成:卫星接收机与车载终端集成、控制器与转向电机集成.","T20200606040","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4855,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","河北徽尚科技有限公司","农机北斗自动导航系统","HS1000BD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制型式：液压 \n2.输出精度：直线精度±2.5cm \n3.车载计算机操作系统及软件版本：windows XPE ，显示终端尺寸及分辨率：800x480\n4.卫星接收机类型及频点：三星七频 Beidou B1/B2/B3 GPS L1/L2 Glonass G1/G2 ,卫星接收机差分类型：RTK \n5.移动基站信号覆盖范围：≥5KM ，固定基站信号覆盖范围：≥15KM","黑垦鉴2019063","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4856,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","河北徽尚科技有限公司","农机北斗自动导航系统","HS2000BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制型式：电动方向盘 \n2.输出精度：直线精度±2.5cm \n3.车载计算机操作系统及软件版本：windows XPE ，显示终端尺寸及分辨率：800x480 \n4.卫星接收机类型及频点：三星七频 Beidou B1/B2/B3 GPS L1/L2 Glonass G1/G2 ,卫星接收机差分类型：RTK \n5.移动基站信号覆盖范围：≥5KM，固定基站信号覆盖范围：≥15KM","黑垦鉴2019062","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4857,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","河北硕鑫机械制造有限公司","北斗农业机械自动导航系统","SXNJ4000BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称\n/\nSXNJ4000BD-2.5RD北斗农用机械自动导航系统\n转向控制型式\n/\n力矩电机控制\n车载计算机处理器型号\n/\nARM Cortex-A7\n车载计算机内存\nGB\n2\n车载计算机硬盘\nGB\n16\n车载计算机操作系统及软件版本\n/\nAndroid 6.0.1\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率\n/\n10.1/1280*720\n车载计算机接口种类\n/\nRS232\n车载计算机数据输入输出协议\n/\nNMEA\n卫星接收机类型及频点\n/\nBDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS G1/G2\n卫星接收机主机板固件版本\n/\nAPPLOLO-D02L02C00G02ENB191013-V1.0\n卫星接收机通道数\n/\n432\n卫星接收机接口种类\n/\nTNC接口\n卫星接收机差分类型\n/\nRTK\n卫星接收机数据更新率\nHz\n10\n卫星接收机接收天线型式\n/\nBD/GPS双天线\n转向控制器主板固件版本\n/\nV2316\n液压阀或转动电机型号规格\n/\n电机 EMS2\n角度传感器型号规格\n/\n424A06A090\n移动基站信号覆盖范围\nkm\n5\n固定基站信号覆盖范围\nkm\n/\n无线电发射设备频率\nMHz\n223.025～235\n移动基站无线电发射设备功率\nW\n≤5\n固定基站无线电发射设备功率\nW\n/\n集成部分组成\n/\n卫星接收机、控制器与车载计算机集成","T20200606175","2026-03-04","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4858,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","河北益瑞农业机械制造有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","YRDH800BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘 2.直线度精度：≤2.5cm 3.衔接行间距精度：≤2.5cm 4.车载计算机操作系统及软件版本：安卓  1.6.1.6-beta.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km 固定基安卓站≥15km 6.基站无线电发射设备频率：223.025MHz ～235MHz 7.卫星接收机信号源:GNSSRTK,GPS/北斗/Glonass/Galileo 8.转向控制系统：角度传感器 9.角度传感器型号规格：RFD-4021-612-211-401","T20200606311","2026-08-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4859,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","江苏常发农业装备股份有限公司","自动驾驶系统","CF-AD100","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","车载计算机内存：16KB；硬盘：256MB；操作系统：Codesys2.3；显示器分辨率：640×480；接口信息：2×CAN，1×RS232，1×SD；数据输入输出协议：CAN2.0；卫星接收机类型：LK-NAV/M-620；主板固件版本：V1.00.00/2017；通道数：30；接收信号源：北斗B1/B3频点、GPS L1频点；差分类型：PTK载波相位差分；数据更新率：10Hz；接收天线：LK-NAV/M-620TX；集成组件：惯导组件、定向组件；转向控制系统角度传感器型号规格：530 720-J00AX20-0；液压阀：VickersKDG4V-3S-33C22A-H-M-U-G5-60；控制器主板固件版本：Pal-fin 1.02；基站信号覆盖范围：移动基站：8km、固定基站：15km；无线电发射设备频率：433MHz；移动基站无线电发射设备功率：5W；固定基站无线电发射设备功率：10W；直线精度≤2.5cm","黑垦鉴2017120","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4860,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","江苏常发农业装备股份有限公司","自动驾驶系统","CFAF100BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型式：CF-CC100；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：Android 6.0/6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1寸 1024×600px；车载计算机接口种类：RS232、CAN；车载计算机数据输入输出协议：NMEA；卫星接收机类型及频率：T100/BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1/E5b；卫星接收机主机板固件版本：Build19222；卫星接收机通道数：432通道；卫星接收机接口种类：BDS+GPS+GLONASS+GALILEO；卫星接收机差分系统：RTK；卫星接收机数据更新率：10Hz；卫星接收机接收天线型式：双天线；转向控制器固件版本：2320；转动电机型号规格：CF-TM100；角度传感器型号规格：CF-CU100；集成部分组成：卫星接收机与车载终端集成，控制器与转向电机集成","T202132320018","2026-01-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4861,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","洛阳瑞得拖拉机有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","RD-600BD-2.5GY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电磁阀液压控制北斗导航自动驾驶系统；拖拉机用旱田直线精度：±2.5cm","T20200606270","2026-03-04","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4862,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","洛阳智能农业装备研究院有限公司","电机式北斗农机自动驾驶仪","GC110BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：GC110BD-2.5RD型电机式北斗农机自动驾驶仪；\n转向控制型式：电机式；\n作业精度：≤2.5厘米；\n作业速度：≤15公里/小时；\n车载计算机处理器型号：S5P4418；\n车载计算机内存：1GB；\n车载计算机硬盘：16GB；\n车载计算机操作系统及软件版本：Android 5.1/V5.41；\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1英寸/1280*800；\n车载计算机接口种类：RS232/CAN；\n车载计算机数据输入输出协议：以太网协议、CAN口协议、串口协议；\n卫星接收机类型及频点：UB4B0M B1/B2、L1/L2 G1/G2；\n卫星接收机主机板固件版本：V520；\n卫星接收机通道数：36；\n卫星接收机接口种类：RS232；\n卫星接收机差分系统：单基站RTK；\n卫星接收机数据更新率：10Hz；\n卫星接收机接收天线型式：GPS500；\n转向控制器主板固件版本：V520；\n液压阀或转动电机型号规格：KM503-MC-A01；\n角度传感器型号规格：RFC-4802-212-411-432；\n移动基站信号覆盖范围：5km；\n无线电发射设备频率：223.025～235MHz；\t\n移动基站无线电发射设备功率：5W；\n集成部分组成：车载计算机与卫星接收集成。","T20210606074","2026-06-15","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4863,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","南京天辰礼达电子科技有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","X10BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型号：ALLWINNER T3；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：安卓 6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1英寸 分辨率：1024*600；车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；车载计算机数据输入输出协议：CAN；卫星接收机类型及频点：测地型接收机、四星八频；卫星接收机主机板固件版本：V1.0；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：CAN、RS232；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机接收天线型式：内置天线；液压阀或转动电机型号规格：CES-T；角度传感器型号规格：GaSensor；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；直线精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","T202132320077","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4864,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","南京天辰礼达电子科技有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","X10BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型号：ALLWINNER T3；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：安卓 6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1英寸 分辨率：1024*600；车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；车载计算机数据输入输出协议：CAN；卫星接收机类型及频点：测地型接收机、四星八频；卫星接收机主机板固件版本：V1.0；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：CAN、RS232；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机接收天线型式：内置天线；液压阀或转动电机型号规格：CES-T；角度传感器型号规格：GaSensor；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；移动基站信号覆盖范围：5KM；直线精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","T202132320078","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4865,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","南京天辰礼达电子科技有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","X7BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型号：ALLWINNER T3；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：安卓 6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸 分辨率：1024*600；车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；车载计算机数据输入输出协议：CAN；卫星接收机类型及频点：测地型接收机、四星八频；卫星接收机主机板固件版本：V1.0；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：CAN、RS232；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机接收天线型式：内置天线；液压阀或转动电机型号规格：CES-T；角度传感器型号规格：GaSensor；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；直线精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","T202132320076","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4866,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","千寻位置网络（浙江）有限公司","千耘自动导航驾驶系统","QY310BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，卫星接收机类型及频点: BDS(北斗); 直线精度≤2.5cm(拖拉 机用); 直线精度小于等于 5cm(插秧 机用)","T20210606079","2026-11-15","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4867,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","千寻位置网络（浙江）有限公司","千耘北斗农机自动驾驶系统","QYBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，卫星接收机类型及频点: BDS(北斗);\n直线精度≤2.5cm(拖拉 机用);\n直线精度小于等于 5cm(插秧 机用)","T20200606237","2025-12-06","0.02","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4868,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","千寻位置网络（浙江）有限公司","千耘北斗农机自动驾驶系统","QYBD-2.5SD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，卫星接收机类型及频点: BDS(北斗); 直线精度≤2.5cm(拖拉机用); 直线精度≤ 5cm(插秧机用)","T20200606236","2026-11-15","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4869,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","青岛智慧北斗农业科技有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","ZH01 BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","产品规格确认表\t\t\n项目\t单位\t设计值\n农业用北斗终端产品规格\t\t\n型号名称\t/\t\"ZH01 BD-2.5GD\n北斗导航农机自动驾驶系统\"\n转向控制型式\t/\t电机\n车载计算机处理器型号\t/\tArmCortex-A9\n车载计算机内存\tGB\t2\n车载计算机硬盘\tGB\t8\n车载计算机操作系统及软件版本\t/\tAndroid5.1\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率\t/\t10寸1280*800\n车载计算机接口种类\t/\t2CAN接口，2RS232接口，3USB接口，1以太网接口\n车载计算机数据输入输出协议\t/\t支持CAN,RS232,USB\n卫星接收机类型及频点\t/\tK726北斗板卡/支持BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2三系统六频信号\n卫星接收机主机板固件版本\t/\tV391TC\n卫星接收机通道数\t/\t404\n卫星接收机接口种类\t/\tBDS+GPS+GLONASS\n卫星接收机差分系统\t/\t单站RTK/网络RTK/星基RTK\n卫星接收机数据更新率\tHz\t10\n卫星接收机接收天线型式\t/\t单天线\n转向控制器主板固件版本\t/\tv2.2.2.b.ver2\n液压阀或转动电机型号规格\t/\tEM-100\n角度传感器型号规格\t/\tWAS300\n移动基站信号覆盖范围\tkm\t/\n固定基站信号覆盖范围\tkm\t/\n无线电发射设备频率\tMHz\t/\n移动基站无线电发射设备功率\tW\t/\n固定基站无线电发射设备功率\tW\t/\n集成部分组成\t/\t卫星天线与接收机、控制器集成\n渔船用北斗终端产品规格\t\t\n型号名称\t/\t/\n定位通信单元北斗短报文通信机\t/\t/\n定位通信单元北斗定位接收机\t/\t/\n定位通信单元北斗短报文收发天线\t/\t/\n定位通信单元北斗定位接收天线\t/\t/\n定位通信单元GNSS定位接收天线\t/\t/\n定位通信单元定位接收通道数\t/\t/\n定位通信单元主板固件版本\t/\t/\n定位通信单元差分定位组件\t/\t/\n显示控制单元主板型号\t/\t/\n显示控制单元主板固件版本\t/\t/\n显示控制单元显示屏型号\t/\t/\n显示控制单元紧急报警建\t/\t/\n显示控制单元简易电子海图功能\t/\t/\n显示控制单元航海导航功能\t/\t/\n显示控制单元北斗短报文功能\t/\t/\n显示控制单元数据接口类型\t/\t/\n显示控制单元数据接口协议\t/\t/\n显示控制单元电源电压范围\tV\t/","T20200606339","2026-05-11","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[4870,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","青岛智慧北斗农业科技有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","ZH01 BD-2.5GY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","产品规格确认表\t\t\n项目\t单位\t设计值\n农业用北斗终端产品规格\t\t\n型号名称\t/\tZH01 BD-2.5GY北斗导航农机自动驾驶系统\n转向控制型式\t/\t液压\n车载计算机处理器型号\t/\tArmCortex-A9\n车载计算机内存\tGB\t2\n车载计算机硬盘\tGB\t8\n车载计算机操作系统及软件版本\t/\tAndroid5.1\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率\t/\t10寸1280*800\n车载计算机接口种类\t/\t2CAN接口，2RS232接口，3USB接口，1以太网接口\n车载计算机数据输入输出协议\t/\t支持CAN,RS232,USB\n卫星接收机类型及频点\t/\tMB-2北斗板卡/支持BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2三系统六频信号\n卫星接收机主机板固件版本\t/\tV391TC\n卫星接收机通道数\t/\t404\n卫星接收机接口种类\t/\tBDS+GPS+GLONASS\n卫星接收机差分系统\t/\t网络\n卫星接收机数据更新率\tHz\t10\n卫星接收机接收天线型式\t/\t单天线\n转向控制器主板固件版本\t/\tv2.2.2.b.ver2\n液压阀或转动电机型号规格\t/\tHDY300\n角度传感器型号规格\t/\tWAS300\n移动基站信号覆盖范围\tkm\t/\n固定基站信号覆盖范围\tkm\t/\n无线电发射设备频率\tMHz\t/\n移动基站无线电发射设备功率\tW\t/\n固定基站无线电发射设备功率\tW\t/\n集成部分组成\t/\t卫星天线与接收机、控制器集成\n渔船用北斗终端产品规格\t\t\n型号名称\t/\t/\n定位通信单元北斗短报文通信机\t/\t/\n定位通信单元北斗定位接收机\t/\t/\n定位通信单元北斗短报文收发天线\t/\t/\n定位通信单元北斗定位接收天线\t/\t/\n定位通信单元GNSS定位接收天线\t/\t/\n定位通信单元定位接收通道数\t/\t/\n定位通信单元主板固件版本\t/\t/\n定位通信单元差分定位组件\t/\t/\n显示控制单元主板型号\t/\t/\n显示控制单元主板固件版本\t/\t/\n显示控制单元显示屏型号\t/\t/\n显示控制单元紧急报警建\t/\t/\n显示控制单元简易电子海图功能\t/\t/\n显示控制单元航海导航功能\t/\t/\n显示控制单元北斗短报文功能\t/\t/\n显示控制单元数据接口类型\t/\t/\n显示控制单元数据接口协议\t/\t/\n显示控制单元电源电压范围\tV\t/","T20200606338","2026-05-11","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[4871,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","陕西科丰农业机械有限公司","北斗自主导航系统","KFNJ3000BD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：KFNJ3000BD-2.5RY型北斗自主导航系统;\n转向控制型式：液压控制;\n车载计算机处理器型号：Intel®Atom Processor E3845;\n车载计算机内存:4GB;\n车载计算机硬盘:40GB;\n车载计算机操作系统及软件版本：Win 7;\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：8寸/800×600;\n车载计算机接口种类：RS232、CAN;\n车载计算机数据输入输出协议：MODBUS、NMEA;\n卫星接收机类型及频点： L2:1246；GPS：L1:1575 L2:1227;\n卫星接收机主机板固件版本：UB482_R2.00GSP19765_RTK19766_BB12847;\n卫星接收机通道数：432;\nR卫星接收机接口种类：S232;\n卫星接收机差分类型：RTK;\n卫星接收机数据更新率：10Hz;\n卫星接收机接收天线型式:HX-CS7015A-0583双天线;\n转向控制器主板固件版本:AutoSteer_V295_180625;\n液压阀或转动电机型号规格:MotroDriver1603 12V，20N.mp;\n角度传感器型号规格:Vert-X2≥611 712 221 SS3 12V，120°;\n移动基站信号覆盖范围:≥5km;\n固定基站信号覆盖范围:/km;\n无线电发射设备频率:230.025～235MHz;\n移动基站无线电发射设备功率:5W;\n固定基站无线电发射设备功率:/W;","T20200606334","2026-03-04","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4872,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","陕西科丰农业机械有限公司","北斗自主导航系统","KFNJ4000BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式 / 电机控制 ；\n车载计算机内存 GB 4 ；\n车载计算机硬盘 GB 40 ；\n车载计算机操作系统及软件版本 / Win7 ；\n车载计算机显示分辨率 / 800×600(8寸) ；\n车载计算机接口信息 / RS232、CAN ；\n车载计算机数据输入输出协议 / MODBUS、NMEA ；\n卫星接收机通道数 / 432 ；\n卫星接收机接口种类 / RS232 ；\n卫星接收机差分类型 / RTCM3.2 ；\n卫星接收机数据更新率 Hz 10 ；\n卫星接收机接收天线型式 / HX-CS7015A-0583双天线 ；\n移动机站信号覆盖范围 km ≥5 ；\n固定基站信号覆盖范围 km ≥15 ；\n基站无线电发射设备频率 MHz 223.025～235 ；\n移动基站无线电发射设备功率 W 5 ；\n固定基站无线电发射设备功率 W 25 ；\n集成部分组成 / 电动方向盘与控制器集成 ；","黑垦鉴2019117","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4873,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海华测导航技术股份有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","NX507BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型号：ALLWINNER T3；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：安卓 6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸 分辨率：1024*600；车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；车载计算机数据输入输出协议：CAN；卫星接收机类型及频点：测地型接收机、四星八频；卫星接收机主机板固件版本：V1.0；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：CAN、RS232；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机接收天线型式：内置天线；液压阀或转动电机型号规格：CES-T；角度传感器型号规格：GaSensor；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；直线精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","T20200606226","2026-03-04","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4874,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海华测导航技术股份有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","NX510BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型号：ALLWINNER T3；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：安卓 6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1英寸 分辨率：1024*600；车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；车载计算机数据输入输出协议：CAN；卫星接收机类型及频点：测地型接收机、四星八频；卫星接收机主机板固件版本：V1.0；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：CAN、RS232；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机接收天线型式：内置天线；液压阀或转动电机型号规格：CES-T；角度传感器型号规格：GaSensor；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；直线精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","T20200606225","2026-03-04","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4875,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海华测导航技术股份有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","NX510BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘；车载计算机处理器型号：ALLWINNER T3；车载计算机内存：2GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：安卓 6.0.1；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1英寸 分辨率：1024*600；车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；车载计算机数据输入输出协议：CAN；卫星接收机类型及频点：测地型接收机、四星八频；卫星接收机主机板固件版本：V1.0；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：CAN、RS232；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机接收天线型式：内置天线；液压阀或转动电机型号规格：CES-T；角度传感器型号规格：GaSensor；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；移动基站信号覆盖范围：5KM；直线精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","T20200606224","2026-03-04","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4876,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海华测导航技术股份有限公司","农业机械自动驾驶系统","领航员NX100BD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：液压；卫星接收机类型及频点：测地型GNSS接收机/北斗B1、B2、GPSL1、L2、GLONASSL1、L2；卫星接收机差分类型：CMR、RTCM3.0、RTCM3.2；卫星接收机数据更新率：10HZ；卫星接收机接收天线形式：小盘天线；移动基站信号覆盖范围≥5km；固定基站信号覆盖范围≥15km；无线电发射设备频率：223.025-235MHZ；移动基站无线电发射设备功率：2.5W；固定基站无线电发射设备功率≤25W；集成部分组成：转向控制器与卫星接收机集成；直线度精度±2cm","T20190606079","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4877,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海华测导航技术股份有限公司","北斗农业机械自动驾驶系统","领航员NX200","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","车载计算机内存：2（可扩展至8）GB；车载计算机硬盘：32（可扩展至128）GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows；车载计算机显示分辨率：800×480pixel；接收机类型：测地型北斗（GNSS）接收机；接收信号源：北斗、GPS、GLONASS/伽利略；差分类型：RTK、兼容其它（支持RTCM3、RTCM、CMR+等主流差分信号协议）；液压阀：HCSW-020；直线度精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","黑垦鉴2017117","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4878,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海华测导航技术股份有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","领航员NX300","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","车载计算机内存：2（可扩展至8）GB；车载计算机硬盘：32（可扩展至128）GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows；车载计算机显示分辨率：1280×500pixel；接收机类型：测地型GNSS接收机；接收信号源：北斗、GPS、GLONASS、伽利略；差分类型：CMR、RTCM3.0、RTCM3.2；接收天线：小盘天线；角度传感器型号规格：LVN-90；转动电机型号规格：HCSW-020；直线度精度≤2.5cm；衔接行间距精度≤2.5cm；行驶速度≥12km，直线精度≤2.5cm","黑垦鉴2018100","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4879,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海联适导航技术股份有限公司","北斗/GNSS自动导航驾驶系统","AF301BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","黑垦鉴2019094","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4880,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海联适导航技术股份有限公司","北斗/GNSS自动导航驾驶系统","AF302BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","黑垦鉴2019095","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4881,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海联适导航技术股份有限公司","北斗自动导航驾驶系统","AF305BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","T20190606127","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4882,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海适星导航技术有限公司","北斗自动导航驾驶系统","AX2000BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","T20190606128","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4883,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG300","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","液压控制型农业用北斗终端。\n卫星接收机类型及频点是GNSS接收机（北斗 BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLO G1/G2 GAL E1/E5b ）。\n直线度精度≤2.5cm（拖拉机用）。\n车载计算机：内存1GB、硬盘16GB、操作系统及软件版本Android、显示分辨率1280×800、接口信息COM口、数据输入输出协议:支持以太网协议、CAN口协议、串口协议、功率:3.5W。","黑垦鉴2019011（续）","2023-12-31","0.1","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4884,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG302BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","卫星接收机类型及频点为K728（BDS B1/B2、GPS L1/L 2、GLONASS L 1/L2）；\n 直线精度±2.5CM（拖拉机），直线度精度≤ 5cm（插秧机用）。\n集成部分组成为卫星接收机与车载计算机集成，控制器与电动方向盘集成。\n车载计算机内存2GB,硬盘32GB,操作系统win10,显示分辨率800*480；\n接收天线AT340；\n差分类别RTK；\n数据更新率1/2/5/10HZ。","T20190606109","2024-12-31","0.16","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4885,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG360 Pro BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","卫星接收机类型及频点是GNSS接收机（北斗 BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLO G1/G2 GAL E1/E5b ）。\n直线度精度≤2.5cm（拖拉机用），直线度精度≤ 5cm（插秧机用）。\n转向控制型式是力矩电机。\n在AG360BD-2.5GD基础上增加了前轮角度传感器。\n车载计算机处理器型号是SC60，内存是2GB，硬盘是16GB；操作系统及软件版本是安卓系统/SinoFarm_V1.0 ；显示分辨率是8寸 1280×720 ；接口信息是CAN/RS232/RJ45 ；数据输入输出协议支持以太网协议、CAN口协议、串口协议 。\n卫星接收机主板固件版本是V1.0 ，通道数是1200 ，接口种类是TNC、Lemo 。差分类型是RTK ，数据更新率是10 HZ 。","T20200606217","2025-12-06","0.16","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4886,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG360BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","卫星接收机类型及频点是GNSS接收机（北斗 BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLO G1/G2 GAL E1/E5b ）。\n直线度精度≤2.5cm（拖拉机用），直线度精度≤ 5cm（插秧机用）。\n转向控制型式是力矩电机。\n车载计算机处理器型号是SC60，内存是2GB，硬盘是16GB；操作系统及软件版本是安卓系统/SinoFarm_V1.0 ；显示分辨率是8寸 1280×720 ；接口信息是CAN/RS232/RJ45 ；数据输入输出协议支持以太网协议、CAN口协议、串口协议 。\n卫星接收机主板固件版本是V1.0 ，通道数是1200 ，接口种类是TNC、Lemo 。差分类型是RTK ，数据更新率是10 HZ 。","T20200606240","2025-12-06","0.16","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4887,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","上海司南卫星导航技术股份有限公司","北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统","AG600","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","液压控制型农业用北斗终端。\n集成部分组成为卫星接收机与车载计算机集成。\n卫星接收机类型及频点是GNSS接收机（北斗 BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLO G1/G2 GAL E1/E5b ），直线度精度≤2.5cm（拖拉机用）。\n显示器内存2GB,硬盘32GB，操作系统系统及软件版本windows，显示分辨率800*480 PIXEL。\n接收机类型：北斗板卡兼容GPS，差分类别RTK，数据更新率10Hz。","黑垦鉴2018066","2022-12-31","0.06","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[4888,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS210BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.向控制方式：电动方向盘； \n2.直线度精度：≤2.5cm；\n3.衔接行间距精度：≤2.5cm；\n4.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km 固定基站≥15km；\n5.车载计算机：安卓5.0 10寸显示屏；\n6.卫星接收机信号源:GNSSRTK,GPS/北斗/Glonass/Galileo；\n7.转向控制系统：角度传感器。","黑垦鉴2019061","2023-12-31","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4889,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS310BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘；\n2.直线度精度：≤2.5cm 衔接行间距精度：≤2.5cm；\n3.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km；\n4.车载计算机操作系统及软件版本 ：Android 7.1/zdjs-V1.2.1-281016-release；\n5.车载计算机显示终端尺寸：10.1寸；\n6.卫星接收机信号源:测量型接收机/BDS B1/B2+GPSL1/L2+GLONASS L1/L2+GalileoE1/E5b；\n7.转向控制系统：角度传感器。","T20190606034","2024-12-31","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4890,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS311BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘； \n2.直线度精度：≤2.5cm 衔接行间距精度：≤2.5cm； \n3.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km； \n4.车载计算机操作系统及软件版本 ：Android7.1/1.6.1.6-beta； \n5.车载计算机显示终端尺寸：10.1寸； \n6.卫星接收机信号源:BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS LI/L2+GALILEO E1/E5b；  \n7.转向控制系统：角度传感器。","T20200606168","2025-12-06","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4891,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS610BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘；\n2.直线度精度：≤2.5cm；\n3.衔接行间距精度：≤2.5cm；\n4.车载计算机操作系统及软件版本：Android7.1/1.6.1.6-beta；\n5.车载计算机显示终端尺寸：10.1寸显示屏；\n6.卫星接收机信号源：BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASSLI/L2+GALILEO E1/E5b；\n7.转向控制系统：角度传感器。","T20200606170","2025-12-06","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[4892,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","天麦自动驾驶（电动方向盘式）","Tianmai AG EZ-Steer BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","内存:4G；硬盘:32GB；转向控制型式：电机控制；处理型号：ECU-S1;操作系统:Windows7；尺寸及分辨率:7寸，800X600；计算机接口种类:USB,COM,LAN；输出协议：RS232,TCP/IP；接收机类型及频点：北斗CNSS接收机，BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS G1/G2; 固定版本：V3.26；通道数：404；接口种类：GPS,GLONASS,伽利略,北斗；差分类型：RTK;数据更新率：10Hz;接收天线类型：SA100双天线；主板固定版本：V2.0;作业精度：±2.5cm；型号规格：ES100;信号覆盖范围：≥5Km;设备频率：223.025~235；移动基站设备频率：≥5；集成部分组成：控制器与卫星接收机","T20190606016","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[4893,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航和驾驶系统","Trimble AG Autopilot","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","内存:1G；硬盘:2GB.可展32GB；操作系统:WINDOWS/LINUIX；显示参数:高分辨率彩色触摸屏；尺寸(长X宽X高)(单位MM):267X190.06X135.5；重量:3.05KG；固定方式:万向器夹座固定；接收机类型:GNSS接收机；通道:发送RXD,接收TXD；差分类型:RTK，兼容其他；数据更新率:1HZ；接收天线:直径10CM圆柱体防水防尘；接口信息:1RS232接口，2USB接口，2CAN接口；数据输入输出协议:输入CMR.输出NMEA；输入电压:12V；功耗:6.75W-20.8W；电流:0.75A-1.3A；自动驾驶控制系统尺寸(长×宽×高)(单位MM):300X200X80；材质:铝合金；电源输入电压直流:12V；安全保护:电压过载保护；作业精度：±2.5cm；信号精度:水平±1:高程±2；固定基站传输距离：30km；便携基站传输距离：3km-5km；移动电台基站：2W；固定式电台基站：35W","黑垦鉴2016124","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[4894,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航和驾驶系统","Trimble AG Autopilot RTX BD-2.5SY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制系统角度传感器型号规格：Autosense；液压阀型号规格：KDG4V-3S-33C22A-M-KUP1-H5-60-EN692；转向控制器主板固件版本：NavController_Release_v13.1；集成部分组成：车载计算机和卫星接收机集成；车载计算机硬盘：2，可扩展32GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows/Linuix；车载计算机显示分辨率：287×190.6×135.5mm高分辨彩色触摸屏；车载计算机接口信息：2个CAN接口, 2个RS-232接口, 2个USB2.0接口, 1个以太网接口；车载计算机数据输入输出协议：RS23、USB、CAN、NEMA、TSIP；卫星接收机类型及频点：GNSS接收机 B1,B2,L1,L2L3,G1,G2卫星接收机主板固件版本：V7_75_CFX_750_Firmware；卫星接收机通道数：220；卫星接收机差分类型：RTK,RTX,兼容其他；卫星接收机数据更新率：1Hz；卫星接收机接收天线型式：直径10cm圆柱体防水防尘；转向控制型式：液压式；车载计算机处理器型号：CFX750；车载计算机内存：1GB；直线精度：±2.5cm","黑垦鉴2019067","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[4895,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航（电动方向盘式）","Trimble AG EZ-pilot","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","内存:1G；硬盘:2GB.可展32GB；操作系统:WINDOWS/LINUIX；显示参数:高分辨率彩色触摸屏；尺寸(长X宽X高)(单位MM):267X190.06X135.5；重量:3.05KG；固定方式:万向器夹座固定；接收机类型:GNSS接收机；通道:发送RXD,接收TXD；差分类型:RTK，兼容其他；数据更新率:1HZ；接收天线:直径10CM圆柱体防水防尘；接口信息:1RS232接口，2USB接口，2CAN接口；数据输入输出协议:输入CMR.输出NMEA；输入电压:12V；功耗:6.75W-20.8W；电流:0.75A-1.3A；自动驾驶控制系统尺寸(长×宽×高)(单位MM):300X200X80；材质:铝合金；电源输入电压直流:12V；安全保护:电压过载保护；作业精度：±2.5cm；信号精度:水平±1:高程±2；固定基站传输距离：30km；便携基站传输距离：3km-5km；移动电台基站：2W；固定式电台基站：35W","黑垦鉴2016123","2021-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[4896,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动驾驶（电动方向盘式）","Trimble AG EZ-Pilot RTX BD-2.5SD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","车载计算机处理器型号：CFX750；车载计算机显示分辨率：287×190.6×135.5mm高分辨彩色触摸屏；卫星接收机主板固件版本：V7_75_CFX_750_Firmware；卫星接收机数据更新率：1Hz；转向控制器主板固件版本：NavController_Release_v13.1；车载计算机硬盘：2，可扩展32；集成部分组成：车载计算机和卫星接收机集成；卫星接收机通道数：220；卫星接收机接收天线型式：直径10cm圆柱体防水防尘；转向控制型式：电动方向盘式；车载计算机操作系统及软件版本：Windows/Linuix；卫星接收机类型及频点：GNSS接收机 B1,B2,L1,L2L3,G1,G2；卫星接收机差分类型：RTK,RTX,兼容其他；车载计算机内存：1GB；直线精度±2.5cm","黑垦鉴2019068","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[4897,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","农业机械导航及自动作业系统","AG1BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","GZNJ/TJ 2019-421","2025-01-20","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4898,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","农业机械导航及自动作业系统","AG2BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","GZNJ/TJ 2019-422","2025-01-20","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4899,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","农业机械导航及自动作业系统","AG8BD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","T20200606301","2026-03-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4900,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","无锡卡尔曼导航技术有限公司","液压式北斗农机自动驾驶仪","KM-502","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","液压转向机 直线精度2.5cm,北斗自动驾驶系统;设备配套:含移动基站、终端显示屏、导航控制器、电磁阀、接收电台、接收天线、角度传感器等","黑垦鉴2018101","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4901,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","无锡卡尔曼导航技术有限公司","电机式北斗农机自动驾驶仪","KM-503","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，直线精度2.5cm北斗自动驾驶系统;设备配套:含移动基站、终端显示屏、导航控制器、电磁阀、接收电台、接收天线、角度传感器等","黑垦鉴2018147","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4902,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","无锡卡尔曼导航技术有限公司","电机式北斗农机自动驾驶仪","KM50EBD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电机式转向控制机，直线精度2.5cm北斗自动驾驶系统;由车载计算机、卫星天线(双天线)、基站、接收机、角度传感器、EPS电机、控制器组成","T20200606256","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4903,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","EAS201 BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：EAS201BD-2.5GD型北斗导航农机自动驾驶系统\n转向控制型式：力矩电机控制\n车载计算机处理器型号：A11Winner T3 quad-core Cortex-A7\n车载计算机内存：2GB；\n车载计算机硬盘：16GB；\n车载计算机操作系统及软件版本：Android6.0.1；\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸，1024*600；\n车载计算机接口种类：Micro-USB*1、USBtype-A*1、RS232*2、RS485*1、CAN*2、CVBS*2；\n车载计算机数据输入输出协议：NEMA0183、J1939、MQTT；\n卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机；\n卫星接收机主板固件版本：T9742；\n卫星接收机通道数：1100；\n卫星接收机接口种类：RS232*2、CAN*2、USB*1、网口*1；\n卫星接收机差分类型：单机准站系统；\n卫星接收机数据更新率：5标配，10/20可授权；\n卫星接收机接收天线型式：内置天线；\n转向控制器主板固件版本：V2.1.153v；\n转动电机型号规格：EW-1；\n转向控制系统角度传感器类型号规格：9902120CWHT；\n集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；\n直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5；\n衔接行间距精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时衔接行间距精度≤2.5；\n适用性用户意见：调查结果为100%；","T20200606077","2025-09-14","110","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4904,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","EAS201 BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：EAS201 BD-2.5RD型北斗导航农机自动驾驶系统；\n转向控制型式：力矩电机控制；\n车载计算机处理器型号：A11Winner T3 quad-core Cortex-A7；\n车载计算机内存：2GB；\n车载计算机硬盘：16GB；\n车载计算机操作系统及软件版本：Android6.0.1；\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸，1024*600；\n车载计算机接口种类：Micro-USB*1、USBtype-A*1、RS232*2、RS485*1、CAN*2、CVBS*2；\n车载计算机数据输入输出协议：NEMA0183、J1939、MQTT；\n卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机；\n卫星接收机主板固件版本：T9742；\n卫星接收机通道数：1100；\n卫星接收机接口种类：RS232*2、CAN*2、USB*1、网口*1；\n卫星接收机差分类型：单机准站系统；\n卫星接收机数据更新率：5标配，10/20可授权；\n卫星接收机接收天线型式：内置天线；\n转向控制器主板固件版本：V2.1.153v；\n转动电机型号规格：EW-1；\n转向控制系统角度传感器类型号规格：9902120CWHT；\n移动基站信号覆盖范围：≥5\n无线电发射设备频率：230MHz\n移动基站无线电发射设备功率：≥2\n集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；\n直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5；\n衔接行间距精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时衔接行间距精度≤2.5；\n适用性用户意见：调查结果为100%；","T20200606078","2025-09-14","110","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4905,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HAS201 BD-2.5GY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：HAS201 BD-2.5GY型北斗导航农机自动驾驶系统\n转向控制型式：液压电磁阀控制；\n车载计算机处理器型号：A11Winner T3 quad-core Cortex-A7；\n车载计算机内存：2GB；\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸，1024*600；\n车载计算机硬盘：16GB；\n车载计算机操作系统及软件版本：Android6.0.1；\n车载计算机接口种类：Micro-USB*1、USBtype-A*1、RS232*2、RS485*1、CAN*2、CVBS*2；\n车载计算机数据输入输出协议：NEMA0183、J1939、MQTT；\n卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机；\n卫星接收机主板固件版本：T9742；\n卫星接收机通道数：1100；\n卫星接收机接口种类：RS232*2、CAN*2、USB*1、网口*1；\n卫星接收机差分类型：陆基增强系统；\n卫星接收机数据更新率：5标配，10/20可授权；\n卫星接收机接收天线型式：内置天线；\n转向控制器主板固件版本：V2.1.153v；\n液压阀型号规格：HV-1；\n转向控制系统角度传感器类型号规格：9902120CWHT；\n集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；\n直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5；\n衔接行间距精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时衔接行间距精度≤2.5；\n适用性用户意见：调查结果为100%；","T20200606074","2025-09-14","110","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4906,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HAS201 BD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：HAS201BD-2.5RY型北斗导航农机自动驾驶系统；\n转向控制型式：液压电磁阀控制；\n车载计算机处理器型号：A11Winner T3 quad-core Cortex-A7；\n车载计算机内存：2GB；\n车载计算机硬盘：16GB；\n车载计算机操作系统及软件版本：Android6.0.1；\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸，1024*600；\n车载计算机接口种类：Micro-USB*1、USBtype-A*1、RS232*2、RS485*1、CAN*2、CVBS*2；\n车载计算机数据输入输出协议：NEMA0183、J1939、MQTT；\n卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机；\n卫星接收机主板固件版本：T9742；\n卫星接收机通道数：1100；\n卫星接收机接口种类：RS232*2、CAN*2、USB*1、网口*1；\n卫星接收机差分类型：单机准站系统；\n卫星接收机数据更新率：5标配，10/20可授权；\n卫星接收机接收天线型式：内置天线；\n转向控制器主板固件版本：V2.1.153v；\n液压阀型号规格：HV-1；\n转向控制系统角度传感器类型号规格：9902120CWHT；\n移动基站信号覆盖范围：≥5\n无线电发射设备频率：230MHz\n移动基站无线电发射设备功率：≥2\n集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；\n直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5；\n衔接行间距精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s时衔接行间距精度≤2.5；\n适用性用户意见：调查结果为100%；","T20200606066","2025-09-14","110","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4907,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","西安合众思壮导航技术有限公司","电动方向盘自动驾驶系统","慧农EAS100","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：慧农EAS100型电动方向盘自动驾驶系统 车载计算机内存：2GB； 车载计算机硬盘：32GB； 车载计算机操作系统及软件版本：Windows10； 车载计算机显示分辨率：1280x800； 车载计算机接口信息：CAN、RS23、RJ45； 车载计算机数据输入输出协议：串口； 卫星接收机类型：北斗GNSS接收机； 卫星接收机主板固件版本：1.5Qn05u； 卫星接收机通道数：372； 卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS； 卫星接收机差分类型：RTK； 卫星接收机数据更新率：10Hz； 卫星接收机天线：UA50测量型天线； 卫星接收机集成组件：MC2控制器； 转向控制系统角度传感器类型号规格：9902120CWHT； 转动电机型号规格：EW-1； 转向控制系统控制器主板固件版本：V2.0.081； 移动基站信号覆盖范围：≥5km； 固定基站信号覆盖范围：≥15km； 无线电发射设备频率：230MHz； 基站无线电发射设备功率：2W； 固定基站无线电发射设备功率：25W； 直线度精度：≤2.5cm； 衔接行间距精度：≤2.5cm 适用性用户意见：调查结果为100%;","黑垦鉴2019037","2023-12-31","110","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4908,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","慧农RinoSteer","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：慧农RinoSteer型北斗导航农机自动驾驶系统\n车载计算机内存：2GB；\n车载计算机硬盘：32GB；\n车载计算机操作系统及软件版本：Windows10；\n车载计算机显示分辨率：1280x800；\n车载计算机接口信息：CAN、RS23、RJ45；\n车载计算机数据输入输出协议：串口；\n卫星接收机类型：北斗GNSS接收机；\n卫星接收机主板固件版本：1.5Qn05u；\n卫星接收机通道数：372；\n卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS；\n卫星接收机差分类型：DGPS、SBAS、RTK；\n卫星接收机数据更新率：10Hz；\n卫星接收机天线：UA50测量型天线；\n卫星接收机集成组件：控制器；\n转向控制系统角度传感器类型号规格：9902120CWHT；\n转动电机型号规格：HV-1；\n转向控制系统控制器主板固件版本：V2.0.077；\n移动基站信号覆盖范围：≥5km；\n固定基站信号覆盖范围：≥15km；\n无线电发射设备频率：230MHz；\n基站无线电发射设备功率：2W；\n固定基站无线电发射设备功率：25W；\n直线度精度：≤2.5cm；\n衔接行间距精度：≤2.5cm\n适用性用户意见：调查结果为100%","黑垦鉴2019036","2023-12-31","110","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[4909,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","易如（山东）智能科技有限公司","易如智能农机自动导航系统","ERUDJ100BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1：型号名称：ERUDJ100BD-2.5GD易如智能农机自动导航系统\n2：转向控制型式：力矩电机控制\n3：车载计算机处理器型号：ARM Cortex-A7\n4：车载计算机内存：2GB\n5：车载计算机硬盘：16GB\n6：车载计算机操作系统及软件版本：Android 6.0.1\n7：车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1/1280*720\n8：车载计算机接口种类：RS-232\n9：车载计算机数据输入输出协议：NMEA\n10：卫星接收机类型及频点：BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2\n11：卫星接收机主机板固件版本：APPOLO-D02L02C00G02EN B191013_V1.0\n12：卫星接收机通道数：432\n13：卫星接收机接口种类：TNC接口\n14：卫星接收机差分类型：RTK\n15：卫星接收机数据更新率：10Hz\n16：卫星接收机接收天线型式\t：BD/GPS双天线\n17：转向控制器主板固件版本\t：V2316\n18：液压阀或转动电机型号规格：DJ300电机\n19：角度传感器型号规格：424A0\n20：移动基站信号覆盖范围：km\n21：固定基站信号覆盖范围：km\n22：无线电发射设备频率：MHz\n23：移动基站无线电发射设备功率：W\n24：固定基站无线电发射设备功率：W\n25：集成部分组成：卫星接收机与卫星天线集成","T20190606141","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4910,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）","农业用北斗终端","易如（山东）智能科技有限公司","易如智能农机自动导航系统","ERUDJ200BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.型号名称：ERUDJ200BD-2.5GD易如智能农机自动导航系统\n2.转向控制型式：力矩电机控制\n3.车载计算机处理器型号：i.MX6\n4.车载计算机内存：1GB\n5.车载计算机硬盘：8GB\n6.车载计算机操作系统及软件版本：安卓4.3\n7.车载计算机显示终端尺寸及分辨率：1024×600(10寸)\n8.车载计算机接口种类：34pin汽车接口\n9.车载计算机数据输入输出协议：通用串口协议；CAN总线协议；100M以太网\n10.卫星接收机类型及频点：GPS： L1 C/A 、L2E、 L2C、L5，\nGLONASS： L1 C/A、 L1 P 、L2C/A、L2 P，\nSBAS：L1 C/A、L5，\nGalileo：L1 BOC、E5A、E5B、E5AltBOC2，\nQZSS：L1 C/A、L1 SAIF、L2C、L5，\nBDS：B1、B2/B1、B3。\n11：卫星接收机主机板固件版本：R2.00Build19765\n12：卫星接收机通道数：432\n13：卫星接收机接口种类：24pin汽车接口\n14：卫星接收机差分类型：CMR、RTCM2.0、 RTCM 3.0、RTCM 3.2等\n15：卫星接收机数据更新率：≤50HZ\n16：卫星接收机接收天线型式\t：BD/GPS双天线\n17：转向控制器主板固件版本\t：V1.0.0\n18：液压阀或转动电机型号规格：MDU-180\n19：角度传感器型号规格：WAS-3106\n20：移动基站信号覆盖范围：km\n21：固定基站信号覆盖范围：km\n22：无线电发射设备频率：MHz\n23：移动基站无线电发射设备功率：W\n24：固定基站无线电发射设备功率：W\n25：集成部分组成：卫星天线、卫星接收机、控制器集成","T20190606140","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4911,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS44D","带宽:440mm;带式:是 ;输送长度:2.87m","规格型号:6CS44D;结构型式:带式;外形尺寸（长×宽×高）：2660×770×2650mm；配套功率：1.5kW；输送带宽度：440mm；输送输送长度：2870mm","T202151510041","2026-07-12","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4912,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶输送机","6CS135D","带宽:1350mm;带式:是 ;输送长度:2m","结构型式：带式；外形尺寸：2380×1620×1690mm；配套功率：0.18kW；输送宽度：1350mm；输送长度：2000mm。","T202134340115","2026-06-28","0.18","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4913,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶输送机","6CS30D","带宽:300mm;带式:是 ;输送长度:2.1m","结构型式：带式；外形尺寸：2340×550×1720mm；配套功率：0.12kW；输送宽度：300mm；输送长度：2100mm。","T202134340114","2026-06-28","0.12","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4914,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS30D","带宽:320mm;带式:是 ;输送长度:2.02m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：2050×600×1810mm；配套功率：0.2kW；输送宽度：320mm；输送长度：2020mm。","T202033330199","2026-03-04","0.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4915,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS30DP","带宽:320mm;带式:是 ;输送长度:2m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：2300×610×940mm；配套功率：0.2kW；输送宽度：320mm；输送长度：2000mm。","T202033330200","2026-03-04","0.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4916,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS40D","带宽:430mm;带式:是 ;输送长度:2.9m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：3250×700×2400mm；配套功率：0.4kW；输送宽度：430mm；输送长度：2900mm。","T202033330199","2026-03-04","0.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4917,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS40DP","带宽:440mm;带式:是 ;输送长度:3m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）： 3300×700×930 mm；配套功率：0.2kW；输送宽度：440mm；输送长度：3000mm。","T202033330200","2026-03-04","0.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4918,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS50D","带宽:500mm;带式:是 ;输送长度:3.3m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：3450×930×1580mm；配套功率：0.3kW；输送宽度：500mm；输送长度：3300mm。","T202033330199","2026-03-04","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4919,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS50DP","带宽:500mm;带式:是 ;输送长度:5m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：5500×840×900mm；配套功率：0.4kW；输送宽度：500mm；输送长度：5000mm。","T202033330200","2026-03-04","0.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4920,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州市绿峰工贸有限公司","茶叶输送机","6CPS-50","带宽:500mm;带式:是 ;输送长度:3.8m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：3670×650×2140（mm）；配套功率：0.37（kW）；输送宽度：380（mm）；输送带宽度：500（mm）；输送长度：3800（mm）","T202133330103","2026-10-25","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4921,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","衢州市绿峰工贸有限公司","茶叶输送机","6CWS-60","带宽:600mm;带式:是 ;输送长度:4.5m","结构型式：带式；外形尺寸（长×宽×高）：4500×810×1850（mm）；配套功率：0.37（kW）；输送宽度：475（mm）；输送带宽度：600（mm）；输送长度：4500（mm）","T202133330102","2026-10-25","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4922,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS44D","带宽:440mm;带式:是 ;输送长度:2.86m","结构方式：带式；外形尺寸：2600mm×740mm×2480mm；配套功率:0.75kW；输送宽度:440mm；输送长度:2860mm","T202051510057","2025-08-16","0.75","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4923,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS50D","带宽:500mm;带式:是 ;输送长度:4.74m","结构方式：带式；外形尺寸：4150mm×860mm×3100mm；配套功率:1.5kW；输送宽度:500mm；输送长度:4740mm","T202051510057","2025-08-16","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4924,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS59D","带宽:590mm;带式:是 ;输送长度:3.3m","结构方式：带式；外形尺寸：3030mm×1020mm×2660mm；配套功率:0.75kW；输送宽度:590mm；输送长度:3300mm","T202051510056","2025-08-16","0.75","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4925,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶输送机","6CS32D-3","带宽:320mm;带式:是 ;输送长度:3m","结构型式:带式，外形尺寸(长×宽×高mm):2800×750×2500，配套功率(kW):0.55，输送宽度或螺旋直径（mm）:320,输送长度（mm）:3000","T202033330338","2026-03-04","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4926,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300mm及以上带式茶叶输送机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶输送机","6CS51D-4","带宽:510mm;带式:是 ;输送长度:4m","结构型式:带式，外形尺寸(长×宽×高mm):4830×970×1550，配套功率(kW):0.37，输送宽度或螺旋直径（mm）:510,输送长度（mm）:4000","T202033330339","2026-03-04","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4927,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm振动式茶叶输送机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶振动输送机","6CS41Z","槽宽:410mm;振动式;:是 ","型号名称:6CS41Z型茶叶振动输送机；结构形式:振动式；配套电机功率0.75kW；输送宽度410mm；输送长度5490mm；外形尺寸:长5555mm×宽480mm×高485mm","T202151510043","2026-07-12","0.75","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4928,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm振动式茶叶输送机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶输送机","6CS30Z","槽宽:300mm;振动式;:是 ","结构型式：振动槽式；外形尺寸：2680×390×460mm；配套功率：0.55kW；输送宽度：300mm；输送长度：2540mm。","T202134340113","2026-06-28","0.55","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4929,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm振动式茶叶输送机","郎溪县鑫荣茶机制造有限公司","茶叶输送机","6CS45Z","槽宽:450mm;振动式;:是 ","结构型式：振动槽式；外形尺寸：2860×550×450mm；配套功率：0.55kW；输送宽度：450mm；输送长度：2700mm。","T202134340113","2026-06-28","0.55","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4930,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm振动式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS35Z","槽宽:350mm;振动式;:是 ","结构型式：振动槽式；外形尺寸（长×宽×高）：4920×450×450mm；配套功率：0.55kW；输送宽度：350mm；输送长度：4900mm。","T202033330198","2026-03-04","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4931,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm振动式茶叶输送机","衢州进强茶机有限公司","茶叶输送机","6CS35ZA","槽宽:350mm;振动式;:是 ","结构型式：振动槽式；外形尺寸（长×宽×高）：2250×450×480mm；配套功率：0.37kW；输送宽度：350mm；输送长度：2200mm。","T202033330198","2026-03-04","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[4932,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm振动式茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶振动输送机","6CS45Z","槽宽:450mm;振动式;:是 ","结构方式：振动槽；外形尺寸：5500mm×530mm×500mm；配套功率:0.55kW；输送宽度:450mm；输送长度:5500mm","T202051510050","2025-08-02","0.55","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[4933,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-128（TWS2)","总执行单元数:128个","产品型号 / 6CSX-128(TWS2)茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  1530×1300×1500mm；层数 / 单层；执行单元数  128个；配套功率0.8KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","2017TJ371","2021-12-31","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4934,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-192S","总执行单元数:192个","产品型号 / 6CSX-192S茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  1620×2300×2900mm；层数 / 双层；执行单元数  192个；配套功率4.0KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","2017TJ042","2021-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4935,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-64（TWS1)","总执行单元数:64个","产品型号 / 6CSX-64(TWS1)茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  1620×920×1500mm；层数 / 单层；执行单元数  64个；配套功率0.6KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","2017TJ370","2021-12-31","0.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4936,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽摩森光电科技有限公司","茶叶色选机","6CSX-136S","总执行单元数:136个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1060×2200；结构质量kg：445；\n执行单元数：136；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：1.03kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；色选机工作\n所需的功率，包括LED 灯、喷气嘴用电等。","T202134340333","2026-10-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4937,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-128","总执行单元数:128个","6CSX-128型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):128(64×2），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:1445×1326×1648，层数:一层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:750 ；色选机工作所需的功率（kw）:1.1(电器)。","2019TJ432","2023-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4938,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-128ⅡA","总执行单元数:256个","6CSX-128ⅡA型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):256(64×2×2），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2130×1764×2693，层数:两层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:870 ；色选机工作所需的功率（kw）:2.12(电器功率1.3，电机功率0.82)。","2018TJ204","2022-12-31","2.12","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4939,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-126DM","总执行单元数:126个","外形尺寸（长×宽×高）：1360×1485×1538（mm）;色选次数（成品茶）：1次；层数：1层；总执行单元数：126个；单块板的执行单元数：63个；电器功率：1.5kw；传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340101","2026-05-27","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4940,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-144DM","总执行单元数:144个","外形尺寸（长×宽×高）：1575×1485×1526（mm）;色选次数（成品茶）：1次；层数：1层；总执行单元数：144个；单块板的执行单元数：72个；电机功率：0.25kw，电器功率：1.4kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ128","2023-12-31","1.65","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4941,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-63DM","总执行单元数:63个","外形尺寸（长×宽×高）：1030×1485×1538（mm）;色选次数（成品茶）：1次；层数：1层；总执行单元数：63个；单块板的执行单元数：63个；电器功率：1kw；传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340101","2026-05-27","1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4942,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1152","总执行单元数:1152个","型号名称 / 6CSX-1152 茶叶色选机；外形尺寸 （长×宽×高）3660×2310×3450mm；层数3层；总执行单元数  1152个；功率6.2KW；传感器型式 / 彩色线阵CCD","2019TJ359","2023-12-31","6.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4943,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1152A","总执行单元数:1152个","型号名称 / 6CSX-1152A 型茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  3520×2800×3920mm；层数 / 三层；总执行单元数 个 1152；额定功率5.5KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器","T202034802","2025-12-28","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4944,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1152C","总执行单元数:1152个","型号名称 / 6CSX-1152C 型茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  3560×2800×3920mm；层数3层；结构型式 / 溜板；总执行单元数 个1152个；额定功率5.5KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器","T202034800","2025-12-28","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4945,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1344","总执行单元数:1344个","型号名称 / 6CSX-1344 型茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高） 3530×2720×4000mm；层数 / 三层；总执行单元数 1344个；额定功率6.2KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD","T202134340161","2026-08-09","6.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4946,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1632","总执行单元数:1632个","型号名称 / 6CSX-1632 茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  2770×3100×3600mm；层数  3层；总执行单元数1632个；功率6.5KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD","2018TJ092","2022-12-31","6.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4947,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1728A","总执行单元数:1728个","型号名称 / 6CSX-1728A 型茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  3800×3300×4320mm；层数 / 三层；总执行单元数  1728个；额定功率7.0KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD","T202134340160","2026-08-09","7.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4948,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-384S","总执行单元数:384个","产品型号 / 6CSX-384S茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  2800×1880×2830mm；层数 / 双层；执行单元数  384个；配套功率5.0KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","2017TJ044","2021-12-31","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4949,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-480S","总执行单元数:480个","产品型号 / 6CSX-480S茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高） 2800×2100×2830mm；层数 / 双层；执行单元数  480个；配套功率5.0KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","2017TJ043","2021-12-31","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4950,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-720S","总执行单元数:720个","型号名称：6CSX-720S 茶叶色选机；外形尺寸 （长×宽×高）2530×2400×2900mm；层数 2层 ；总执行单元数720个；功率5.5KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD","2017TJ452","2021-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4951,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-768","总执行单元数:768个","型号名称 / 6CSX-768 型茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  3050×2750×3220mm；层数 / 双层；结构型式 / 溜板；总执行单元数 768个；额定功率5.0KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD","T202034803","2025-12-28","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4952,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-864（TT3）","总执行单元数:864个","产品型号 / 6CSX-864(TT3)茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  2730×2250×3500mm；层数 / 3层；执行单元数 864个；配套功率7.0KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","T202034721","2025-12-28","7.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4953,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-1920","总执行单元数:1920个","6CSX-1920型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):1920(64×6×5），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3430×3100×4000，层数:三层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:3480 ；色选机工作所需的功率（kw）:7.07(电器功率5.8，电机功率1.27)。","T202034679","2025-11-30","7.07","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4954,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-256ⅡA","总执行单元数:512个","6CSX-256ⅡA型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):512(64×4×2），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2130×1754×2628，层数:双层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:920 ；色选机工作所需的功率（kw）:3.95(电器功率3，电机功率0.95)。","2017TJ563","2021-12-31","3.95","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4955,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-2688","总执行单元数:2688个","6CSX-2688型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):2688(64×6×7），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:3430×3400×4450,层数:四层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:3700 ；色选机工作所需的功率（kw）:10.37(电器功率8.8，电机功率1.57)。","T202034667","2025-11-30","10.37","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4956,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-384ⅢC","总执行单元数:1536个","6CSX-384ⅢC型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):1536(64×6×4），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2330×2355×2987，层数:三层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1850 ；色选机工作所需的功率（kw）:8.45(电器功率7.2，电机功率1.25)。","2017TJ566","2021-12-31","8.45","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4957,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-384ⅢD","总执行单元数:1152个","6CSX-384ⅢD型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):1152(64×6×3），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2330×3455×3322，层数:三层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1660 ；色选机工作所需的功率（kw）:6.27(电器功率5.3，电机功率0.97)。","2018TJ205","2022-12-31","6.27","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4958,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-384ⅢE","总执行单元数:2304个","6CSX-384ⅢE型茶叶色选机详细配置参数：执行单元数(个):2304(64×6×6），单块板执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，外形尺寸（mm）:2900×3715×4430，层数:四层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:3280 ；色选机工作所需的功率（kw）:11.42(电器功率10，电机功率1.42)。","2018TJ206","2022-12-31","11.42","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4959,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-1200TD2","总执行单元数:1200个","总执行单元数：1200个 ；传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340303","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4960,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-1500A","总执行单元数:1500个","总单元执行数：1500个； 传感器型式：彩色线阵CCD","2018TJ395","2022-12-31","6.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4961,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-1500TD2","总执行单元数:1500个","总执行单元数：1500个；传感器型式：彩色线阵CCD","T202034771","2025-11-30","6.47","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4962,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-300ⅢB","总执行单元数:1200个","总单元执行数：1200个； 传感器型式：彩色线阵CCD","T202034797","2025-11-30","6.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4963,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-300IIIA","总执行单元数:900个","总单元执行数：900个； 传感器型式：彩色线阵CCD","T202034785","2025-12-28","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4964,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-900TD3","总执行单元数:900个","总执行单元数：900个\n传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340303","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4965,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-900TF","总执行单元数:900个","总单元执行数：900个； 传感器型式：彩色线阵CCD+红外传感器","T202134340023","2026-03-30","6.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4966,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-252IIB","总执行单元数:504个","外形尺寸（长×宽×高）：3085×2150×3155（mm）；层数：双层；结构型式：溜板；总执行单元数：504个；单块板的执行单元数：63个；配套功率：电机1.44kw；电器：2.09kw；传感器：彩色线阵CCD；","T202034663","2025-12-28","3.53","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4967,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-252SC","总执行单元数:504个","外形尺寸（长×宽×高）：2676×2150×3166（mm）;色选次数（成品茶）：2次；层数：2层；总执行单元数：252×2=504个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：0.25×2+0.24=0.74kw；电器功率：2.16kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2017TJ413","2021-12-31","2.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4968,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378","总执行单元数:1512个","外形尺寸（长×宽×高）:3822×2490×3830(mm）；\n色选次数（成品茶）：3次；层数：3层；总执行单元数：1512(378×4)个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：1.75(7×0.25)kw；电器功率：4.5kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2018TJ049","2022-12-31","6.25","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4969,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378ⅡFHa","总执行单元数:756个","外形尺寸（长×宽×高）:2560×3050×2617(mm）；\n色选次数（成品茶）：2次；层数：2层；总执行单元数：756个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：2.0(1×1.5+2×0.25)kw；电器功率：1.9kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ130","2023-12-31","3.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4970,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378ⅡFHb","总执行单元数:756个","外形尺寸（长×宽×高）:2560×3050×2617(mm）；\n色选次数（成品茶）：2次；层数：2层；总执行单元数：756个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：2.25(1×1.5+3×0.25)kw；电器功率：1.9kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ131","2023-12-31","4.15","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4971,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378Ⅲ","总执行单元数:1134个","外形尺寸（长×宽×高）：3480×2540×3800（mm）；层数：三层；结构型式：溜板；执行单元数：378个/层；配套功率：电机1.44kw；电器：3.26kw；传感器：彩色线阵CCD；总执行单元数：378×3=1134个","T202134340074","2026-05-27","4.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4972,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378A","总执行单元数:1134个","外形尺寸（长×宽×高）:3760×2440×3575(mm）；\n色选次数（成品茶）：3次；层数：3层；总执行单元数：1134(378×3)个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：1.25(5×0.25)kw；电器功率：3.5kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2018TJ050","2022-12-31","4.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4973,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378IIIB","总执行单元数:1134个","外形尺寸（长×宽×高）：3530×2510×3800（mm）；层数：三层；结构型式：溜板；总执行单元数：1134个；单块板的执行单元数：63个；配套功率：电机1.44kw；电器：4.02kw；传感器型式：彩色线阵CCD；","T202034658","2025-12-28","5.46","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4974,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378IVB","总执行单元数:1512个","外形尺寸（长×宽×高）：3679×2752×4138（mm）；层数：三层；结构型式：溜板；总执行单元数：1512个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：2.24kw；电器功率：4.66kw；传感器型式：彩色线阵CCD；","T202034664","2025-12-28","6.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4975,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378V","总执行单元数:1890个","外形尺寸（长×宽×高）:2628×3750×3850(mm）；\n色选次数（成品茶）：3次；层数：3层；总执行单元数：1890个；单块板的执行单元数：63个；电机功率：1.74(6×0.25+2×0.12)kw；电器功率：5.8kw；传感器型式：彩色线阵CCD","2019TJ129","2023-12-31","7.54","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[4976,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","济南华庆农业机械科技有限公司","挖掘式大蒜收获机","4DS-108B","工作幅宽:1.08m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DS-108B型挖掘式大蒜收获机；结构型式：悬挂式、挖掘机；整机外形尺寸（长×宽×高）：2150mm×1400mm×1070mm；配套（发动机额定）功率：22.1-73.5kW；工作幅宽：108cm；收获机构型式：振动式平铲；输送装置型式：格栅筛式输送链；驾驶室类型：无","T202137370174","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4977,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜收获机","4DS-120A","工作幅宽:1.2m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DS-120A型大蒜收获机；结构型式：悬挂式；挖掘机；整机外形尺寸(长×宽×高)：1450×1370×760mm；配套（发动机额定）功率：13.2～22.0kW；工作幅宽：120cm；收获机构型式：振动式锯齿形平铲；输送装置型式：栅格筛式输送链","T202137370176","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4978,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜收获机","4DS-204A","工作幅宽:2.04m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DS-204A型大蒜收获机；结构型式：悬挂式；挖掘机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2150×2260×960mm；配套（发动机额定）功率：66.2～88.2kW；工作幅宽：204cm；收获机构型式：振动式锯齿形平铲；输送装置型式：栅格筛式圆辊+圆辊","T202137370177","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4979,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜收获机","4DSQ-135A","工作幅宽:1.35m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DSQ-135A型大蒜收获机；结构型式：前置悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1920×1500×1100mm；工作幅宽：135cm；收获机构型式：振动铲；分离装置型式：格栅辊式","鲁T2018035","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4980,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","德州春明农业机械有限公司","手扶大蒜联合收获机","4DS-2","配套发动机功率:7.5kW;手扶式:是 ","结构型式：手扶式、轮式、联合收获机；整机外形尺寸（长×宽×高）：3810×1210×1360mm；配套发动机额定功率：7.5kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：40mm；工作行数：2行；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：120mm；收获机构型式：平铲；分离装置型式：双圆盘刀+夹持链；切茎装置型式：双圆盘刀；切须装置型式：双圆盘刀；收集装置型式：收集箱；后轮驱动方式：机械式；变速箱型式：机械式（2+2）；轮距（前/后）：无/560～580（可调）；轮胎规格（前/后）：无/4.00-10","T202137370179","2026-08-31","7.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4981,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","德州春明农业机械有限公司","大蒜收获机","4DS-45","配套发动机功率:6.8kW;手扶式:是 ","结构型式：手扶自走式；外形尺寸（长×宽×高）：2850×1000×1480mm；配套发动机标定功率：6.8kW；工作幅宽：45cm；工作行数：2行；收获机构型式：平铲；切茎装置型式：圆盘刀；收集装置型式：自动排放箱；输送装置型式：夹持链条式。","鲁T2018036","2022-12-31","6.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4982,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","德州春明农业机械有限公司","手扶大蒜联合收获机","4DSQ-2","配套发动机功率:8.6kW;手扶式:是 ","结构型式：手扶式、轮式、联合收获机；整机外形尺寸（长×宽×高）：3810×1150×1360mm；配套发动机额定功率：8.6kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：40mm；工作行数：2行；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：120mm；收获机构型式：平铲；分离装置型式：双圆盘刀+夹持链；切茎装置型式：双圆盘刀；切须装置型式：双圆盘刀；收集装置型式：收集箱；后轮驱动方式：机械式；变速箱型式：机械式（2+2）；轮距（前/后）：无/560～580（可调）；轮胎规格（前/后）：无/4.00-10","T202137370178","2026-08-31","8.6","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4983,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","宁津县丰田农业机械有限公司","手扶式大蒜收获机","4DS-32","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-32型手扶式大蒜收获机；结构型式：手扶式、履带式、挖掘机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2250×550×915mm；配套（发动机额定）功率：4.0kW；配套发动机的转速：3600r/min；工作幅宽：32cm；工作行数：2；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；收获机构型式：振动式挖掘铲；变速箱型式：机械式（2+1）；履带节距：70mm；履带节数：18；履带宽度：100mm；","T202137370297","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4984,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","日照福丰机械制造有限公司","大蒜收获机","4DS-75","配套发动机功率:4kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-75型大蒜收获机；结构型式：手扶；轮式；挖掘机；整机外形尺寸（长×宽×高）：1530×750×950mm；配套（发动机额定）功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600min/r；工作幅宽：75cm；工作行数：4；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：100mm；收获机构型式：振动式挖掘铲；前轮驱动方式：机械式；后轮驱动方式：机械式；变速箱型式：机械（2+1）；轴距：430mm；轮距（前/后）：15×4.00-10/15×4.00-10；","T202137370305","2026-06-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4985,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-21A","配套发动机功率:3.5kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-21A型大蒜联合收获机；结构型式：手扶式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2750×880×1320mm；配套（发动机额定）功率：3.5kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：21cm；工作行数：1；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：110mm;收获机构型式:平铲式;分离装置型式:双圆盘刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘刀;收集装置型式:收集箱;后轮驱动方式:机械式;变速箱型式:机械式（2+2）;轴距:1080mm;轮距（前/后）:165mm/（565～685mm可调）;轮胎规格（前/后）:8寸脚轮/4.00-10","T202137370169","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4986,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","手扶式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-29A","配套发动机功率:7.8kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-29A型大蒜联合收获机；结构型式：手扶式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2850×975×1400mm；配套（发动机额定）功率：7.8kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：29cm；工作行数：2；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：110mm;收获机构型式:平铲式;分离装置型式:双圆盘刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘刀;收集装置型式:收集箱;后轮驱动方式:机械式;变速箱型式:机械式（2+2）;轴距:1215mm;轮距（前/后）:380mm/（540～640mm可调）;轮胎规格（前/后）:8寸脚轮/4.00-10","T202137370170","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4987,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","自走式大蒜联合收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-128A","自走式:是 ;工作行数≥6行;:7行;联合收获:是 ;具备挖掘、切茎、分离、输送、收集等装置:是 ","型号名称：4DS-128A型大蒜联合收获机；结构型式：自走式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：6150×2215×2670mm；配套（发动机额定）功率：36.8kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作幅宽：128cm；工作行数：7；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：205mm;收获机构型式:振动挖掘铲;分离装置型式:双圆盘八角刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘八角刀;输送装置型式：栅格筛式输送链+输送带；收集装置型式:收集袋;前轮驱动方式：机械式；后轮驱动方式：机械式；制动器型式：碟式；变速箱型式：机械式（6+2）；轴距：1900mm；轮距（前/后）：1090/970mm；轮胎规格（前/后）：7.50-16/6.00-14","T202137370171","2026-06-29","36.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4988,"其他机械","其他机械","根（块）茎作物收获机","自走式大蒜联合收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-140A","自走式:是 ;工作行数≥6行;:8行;联合收获:是 ;具备挖掘、切茎、分离、输送、收集等装置:是 ","型号名称：4DS-140A型大蒜联合收获机；结构型式：自走式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：6380×2205×2660mm；配套（发动机额定）功率：36.8kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作幅宽：140cm；工作行数：8；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：205mm;收获机构型式:振动挖掘铲;分离装置型式:双圆盘刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘刀;输送装置型式：栅格筛式输送链+输送带；收集装置型式:收集袋;前轮驱动方式：机械式；后轮驱动方式：机械式；制动器型式：碟式；变速箱型式：机械式（6+2）；轴距：1900mm；轮距（前/后）：1090/970mm；轮胎规格（前/后）：7.50-16/6.00-14","T202137370172","2026-06-29","36.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4989,"其他机械","其他机械","秸秆收集机","1—1.5m秸秆收集机","四平市顺邦农机制造有限公司","秸秆饲料收集机","4JS-1.3","作业幅宽:1.3m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","工作状态外形尺寸：2124mm×1800mm×3200mm；配套动力及功率：≥40kW；配套动力输出轴转速：720r/min；作业速度：0.55m/s；作业幅宽：1300mm；收集器型式：甩刀式；收集器工作部件数量：32个；输送器型式：螺旋连续输送器；抛送器型式：叶片式；行走机构轮胎规格：500-8；行走机构轮胎数量：2个；行走机构轮距：1300mm；运输间隙：≥200mm；","T202022220197","2025-12-24","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[4990,"其他机械","其他机械","秸秆收集机","2—2.5m秸秆收集机","四平市顺邦农机制造有限公司","秸秆饲料收集机","4JL-2.2","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸:2900mm×2700mm×3470mm；配套动力及功率：≥88kW；配套动力输出轴转速：720r/min；结构型式：后悬挂；作业速度：0.5m/s；作业幅宽：2200mm；收集器型式：锤爪式；收集器工作部件数量：18个；输送器型式:螺旋连续输送器；抛送器型式:叶片式；","T202022220198","2025-12-24","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[4991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.6kg/kW","外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 整机驱动型式：四驱；发动机标定功率:88.5kW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；驾驶室型式：简易驾驶室；最小使用比质量：48.6 kg/kW","T202100320056","2026-04-01","88.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH20GW1551/FH20GW1471","国家拖拉机质量监督检验中心","No201501078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[4992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.3 /64.6 kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸:5540×3430×3120（后双胎）mm 驱动型式：四驱；发动机标定功率:133KW；发动机型号:66CW3.1189；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7500(单胎)kg，8600（后双胎）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）：24/24档；主变速位置及换挡方式：第1箱体中，机械有级档：副变速换挡方式：动力换挡、动力换向；驾驶室型式：封闭驾驶室；最小使用比质量：56.3 kg/kW（单胎）/64.6 kg/kW（后双胎）","T202000321090","2025-12-30","133","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"OECD 4/1768","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）037","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[4993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:63.32kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:199KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1312；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","苏农机（2018）第（0307）号","2022-12-31","199","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"16667","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）040","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[4994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.01kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:221KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1309；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","苏农机（2018）第（0308）号","2022-12-31","221","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"16667","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）040","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[4995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3204","功率:320马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.39kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:236KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1310；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","苏农机（2018）第（0309）号","2022-12-31","236","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"16667","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）040","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[4996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3404","功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.40kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:250KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1308；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室","苏农机（2017）第（0342）号","2021-12-31","250","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"16667","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）040","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[4997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽天平机械股份有限公司","轮式拖拉机","JH1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4150×1840×2680mm；轴距：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)：1250/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：3210kg；标准配重(前/后)：144/180kg；档位数(前进/倒退)：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：JH1204.45.001驾驶室或JH1204.45.002安全框架；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；动力输出轴离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30。驱动型式：四轮驱动；标定功率：73.5kW；配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：43.67kg/KW。","T202100340501","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"WJ2021CFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240099","潍坊市产品质量检验所"]
[4998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","安徽天平机械股份有限公司","轮式拖拉机","JH804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3800×1600×2600mm；轴距：1950mm；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2410kg；标准配重(前/后)：91/80kg；档位数(前进/倒退)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：1000.46.002驾驶室或1000.46.001安全框架；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；动力输出轴离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。驱动型式：四轮驱动；标定功率：59kW；配套国Ⅲ排放柴油机；最小使用比质量：40.79kg/KW。","T202100340502","2026-06-29","59","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"FH21GW0261","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20180713","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[4999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.59kg/kW","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2775；驱动形式：四轮驱动；标定功率：81kW; 发动机型号YCD4J33T6-110；档位数：前进16/倒退8；前后轮胎：11.2-24/16.9-34, 轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1650（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：4260","T201900410911","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过",null,"FH13GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","2013KSS001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5150×2380×3000（空滤器顶部）；最小使用质量:5770；配套动力（kW）:132.5；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 2600；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1950、2070/1750～1996；最小离地间隙（mm）: 460（前桥底部）；标准配重（kg）:520/160；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBT-F430","T202100220344","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"HB2020FHZ208","湖北三智农业机械检测有限公司","（2019）2040102","潍坊市产品质量检验所"]
[5001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/47.1kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:（双轮）5600×3570×3180、（单轮）5600×2380×3180；最小使用质量:7630（双轮）、7080（单轮）kg；配套动力（kW）:162；型式:四轮驱动；轴距（mm）:2850； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1980、2040、2440/1700~2400（单轮）2415（双轮）； 最小离地间隙（mm）:450； 标准配重（kg）:单轮1200/400、双轮：1200/0； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/16/0；变速箱型式:4×4×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:18.4-26/20.8-38","部20190488","2023-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2019AFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040101","潍坊市产品质量检验所"]
[5002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.3kg/kW","该拖拉机为90马力轮式拖拉机; 驱动方式: 四轮驱动; 标定功率：66.2KW; 发动机与主离合器联接方式： 直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4120×1980×2900mm（驾驶吊装螺栓）；最小使用质量：3230kg；最小使用比质量：48.8kg/kW；选装安全架翻倾防护装置型式：安全框架；选装安全架整机外廓尺寸(长×宽×高)：4120×1980×2700mm（排气管）；选装安全架最小使用质量：3130kg；选装安全架最小使用比质量：47.3kg/kW。","T202032320408","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH14GW0111 / FH21GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","（2004）委字01类第021号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.98kg/kW","功率：147.5kW/200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：8110kg","部20171323","2021-12-31","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH13GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","LT09GK0161","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[5004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.06kg/kW","功率：162kW/220马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量：8110kg（后单轮）/8900kg（后双轮）","T201900020256","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH13GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","LT10GK0041","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[5005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4020×1820×2660(安全架顶部)，4050×1780×2650（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg)：2900（安全架），2950（驾驶室）；功率(kW)：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：43.81（安全架），44.56（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202100430197","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3044/SJ21FH3045","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20200105","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：6470kg；最小使用比质量（kg/kw）：44.01；外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5275×2404×3143（空滤器顶部）;轴距(mm)：2715；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1942/1930。","T202132320269","2026-10-07","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"NW202108034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO:YH2019WJ01031、NO:YH2021BC01021","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1004-H","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4374×1970×2862（至安全架顶）/4374×1970×2852（至驾驶室顶）；轴距mm：2135；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550、1650，后轮1315、1425、1540、1810、1920；最小使用质量kg：3600（安全架）/3750（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：300/0；最小使用比质量kg/kw：49（安全架）/46.3（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮11.2-28或8.3-24或11.2-24，后轮16.9-34或14.9-30或16.9-30或18.4-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；","T202132320052","2026-02-25","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH20GW0321   FH20GW2081     FH20GW0331     FH20GW2111","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801004","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1204-H","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4374×1970×2862（至安全架顶）/4374×1970×2852（至驾驶室顶）；轴距mm：2135；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550、1650，后轮1315、1425、1540、1810、1920；最小使用质量kg：3850（安全架）/3950（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：300/0；最小使用比质量kg/kw：43.7（安全架）/44.8（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮11.2-28或8.3-24或11.2-24，后轮16.9-34或14.9-30或16.9-30或18.4-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320052","2026-02-25","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH20GW0321/FH20GW2081/FH20GW0331/FH20GW2111","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801004","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5249×2155×3180（至空滤顶）；轴距mm：2853；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1608、1700、1720、1792、1812、1828、1848、1940，后轮1574-2588；最小使用质量kg：5800；标准配重（前/后）kg：560/400；最小使用比质量kg/kw：43.8；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-28或14.9-26或12.4-28或14.9R28，后轮18.4-38或16.9-38或18.4-34或18.4R38；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320054","2026-02-25","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH20GW0351/FH20GW2151","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801086","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5249×2155×3180（至空滤顶）；轴距mm：2853；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1608、1700、1720、1792、1812、1828、1848、1940，后轮1574-2588；最小使用质量kg：6410；标准配重（前/后）kg：560/400；最小使用比质量kg/kw：43.6；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-28或14.9-26或12.4-28或14.9R28，后轮18.4-38或16.9-38或18.4-34或18.4R38；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320054","2026-02-25","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH20GW0351/FH20GW2151","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801086","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD804-M","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4061×1831×2619（至安全架顶）；轴距mm：2001；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1178或1276、1320、1372、1416、1440、1484、1536、1580，后轮1050-1562或1218-1980；最小使用质量kg：2420；标准配重（前/后）kg：240/180；最小使用比质量kg/kw：41.2；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-20或7.50-16或8.3-20或8.3-24，后轮14.9-28或11.2-28或12.4-28或12.4/11-28或11-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320056","2026-02-25","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-03-002","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[5012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WD1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.98kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.98（带安全架）/45.01（带驾驶室）；配套发动机型号：玉柴YCA07165-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4858×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2659.5；最小使用质量(kg)：4530（带安全架）/4636（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","T201932320124","2024-12-30","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"SAM2020022/SAM2020023","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","(2018)委字整机类第01801206463号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WH2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.45kg/kW","标定功率：200马力（147.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.45；配套发动机型号：一拖LR6M3LR23/1475（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5220×2300×2940（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2775.5；最小使用质量(kg)：6410；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38。","T202132320060","2026-02-25","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"SAM2021005","南京赛姆认证科技发展有限公司","202001031","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.98kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.98（带安全架）/45.01（带驾驶室）；配套发动机型号：玉柴YCA07165-T301（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4858×2130×2760（至安全架顶）/2820（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2659.5；最小使用质量(kg)：4530（带安全架）/4636（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34。","T201932320122","2024-12-30","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"SAM2020001、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01801206463号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.91kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2430×3080mm；轴距：2750mm常用轮距：1850/1900mm；最小使用质量：6780kg；最小使用比质量：43.91kg/kw；标定功率：155kW；2、技术参数：功率：155kW；驱动方式：四轮驱动3、发动机型号：WP6G220E330;标定功率：154.4KW;制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；标定转速:2200r/min；气缸数：6；排放阶段：第三阶段；选装发动机型号SC7H210G3;功率：155kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：第三阶段；该产品最小使用质量发生变化：变更前：6620kg，变更后6780kg，变更部位：主、副油箱（变更前：主油箱270L，副油箱160L，变更后：主油箱420L，副油箱330L）","T202032320120","2025-07-09","154.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.59kg/kW","1、标准配置：型式：轮式 外廓尺寸（长×宽×高）：4120×1810×2450mm（安全架）/4120×1810×2650(驾驶室） 轴距：2100mm；常用轮距：1270/1310mm;最小使用质量：2760（安全架）/2930kg（驾驶室） 最小使用比质量：53.59（安全架）/56.89kg/kw（驾驶室）；标定功率：51.5kW 2、技术参数：功率：51.5kW 驱动方式：四轮驱动；3、发动机型号：YD4CZ70C1；标定功率：51.5kw；标定转速：2400r/ min 气缸数：4缸；制造商：扬动股份有限公司；选装发动机：SD4BMU4,功率：51.5KW,制造商：江苏四达动力机械集团有限公司,排放阶段：第三阶段","鄂2020021","2025-04-11","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"HB2019FHZ074/HB2020FHZ174","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909061","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.94kg/kW","1、标准配置：型式：轮式 外廓尺寸（长×宽×高）：4120×1810×2450mm（安全架）/4120×1810×2650(驾驶室） 轴距：2100mm;常用轮距：1270/1310mm;最小使用质量：2760（安全架）/2940kg（驾驶室）；最小使用比质量：46.94（安全架）/50kg/kw（驾驶室）;标定功率：58.8kW 2、技术参数：功率：58.8kW 驱动方式：四轮驱动3、发动机型号：YD4CZ80C1；标定功率：58.8kw；标定转速：2400r/ min ；气缸数：4缸；制造商：扬动股份有限公司；选装发动机型号：SD4BMU,功率：58.8KW，制造商：江苏四达动力机械集团有限公司,排放阶段：第三阶段","鄂2020021","2025-04-11","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"HB2019FHZ074/HB2020FHZ174","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909061","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","1、标准配置：型式：轮式；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×1810×2620mm（安全架)/4120×1810×2650mm（驾驶室）;轴距：2100mm轮距：常用轮距：1270/1470mm;最小使用质量：2890kg（安全架）/3090kg（驾驶室）;最小使用比质量:43.66kg/kw(安全架）/46.68kg/kw（驾驶室）  K值：32.11（安全架）/34.33（驾驶室)标定功率：66.2kW 标定转速：2400r/ min 2、技术参数：功率：66.2kW 驱动方式：四轮驱动3、发动机型号：YD4CL90G1；标定功率：66.2kw；标定转速：2400r/ min  气缸数：4缸；制造商：扬动股份有限公司；选装发动机型号：SD4BMU10；标定功率：66.2kw,制造商：江苏四达动力机械集团有限公司，排放阶段：第三阶段该产品最小使用质量发生了变化：变更前：2660kg（安全架）/2900kg（驾驶室）变更后：2890（安全架）/3090（驾驶室），变更部位：安全架，驾驶室，变更内容：变更安全架型式（增加230kg），变更四柱驾驶室为六柱驾驶室（增加190kg）","鄂2020021","2025-04-11","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"HB2020FHZ176/HB2020FHZ174","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909061","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M704-KQ","功率:70.04马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.9 kg/kW","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","T202000321070","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"O.E.C.D Approval No.：4/1 380","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2009）委字01类第088号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M854K","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.8 kg/kW","功率：64kW ,62.7kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","部20171135","2021-12-31","64","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"O.E.C.D Approval No.：4/1 487","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2010）委字01类第059号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M854KQ","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.0 kg/kW","功率：64kW ,62.7kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","部20171135","2021-12-31","64","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"O.E.C.D Approval No.：4/1 488","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2010）委字01类第059号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","KUBOTA-M954K","功率:95.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9 kg/kW","功率：70.8 kW 70.0kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","部20171137","2021-12-31","70.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"O.E.C.D Approval No.：4/1 487","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2009）委字01类第089号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.78kg/kW","发动机标定功率（kW）：74；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4150×1710×2800（安全架顶部），4150×1710×2710（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2060；最小使用质量（kg）：3240（安全架），3260驾驶室；排放阶段：国三","T202142420208","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"安全架报告编号：WJ2020KFH025；驾驶室报告编号：WJ2020LFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909056","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.76kg/kW","发动机标定功率（kW）：117.7；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5000×2090×3100（安全架顶），5000×2090×3140（空滤顶）；轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：5150（安全架），5180驾驶室；排放阶段：国三","T202100340530","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"安全架报告编号：WJ2020KFH024；驾驶室报告编号：WJ2021BFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[5025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FE804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","发动机标定功率（kW）：58.8；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3825×1680×2550（安全架顶部）； 3825×1680×2330（驾驶室顶部）轴距（mm）：1882；最小使用质量（kg）：2420（安全架）；2450（驾驶室）排放阶段：国三","T202142420207","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"安全架报告编号：WJ2020KFH026；驾驶室报告编号：WJ2020LFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909057","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：4150×1710×2800（安全架顶部）；4150×1710×2710（驾驶室顶部）；轴距：2060（mm）；最小使用质量：（安全架）3240kg；（驾驶室）3260kg；排放阶段：第三阶段","T202142420209","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"安全架报告编号：WJ2020KFH022；    驾驶室报告编号：WJ2020KFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","发动机标定功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5180×2340×3150（空滤顶部）；轴距：2625（mm）；最小使用质量：5810（kg）；排放阶段：第三阶段","T202165650031","2026-03-15","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"WJ2020IFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","发动机标定功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5000×2360×3000（空滤顶部）；轴距：2550（mm）；最小使用质量：5800（kg）；排放阶段：第三阶段","T202100320462","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"WJ2021BFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.68kg/kW","发动机标定功率：155kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5180×2340×3150（空滤顶部）；轴距：2625（mm）；最小使用质量：6770（kg）；排放阶段：第三阶段","T202165650031","2026-03-15","155","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"WJ2020IFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF1804-E","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","180马力轮式拖拉机；发动机标定功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:5773.","T202165650021","2026-03-15","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"WJ2020KFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018CKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF2004-E","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.88kg/kW","200马力轮式拖拉机；发动机标定功率：147.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:7210","T202100510667","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"NW202007077","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF2204-H","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","220马力轮式拖拉机；发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:7064.","T202165650022","2026-03-15","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"WJ2019IFH008/WJ2020KFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018CKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[5033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF2604-A","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","260马力轮式拖拉机；发动机标定功率：191.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:8368","T202165650023","2026-03-15","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"WJ2020KFH13G/WJ2019IFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018AKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[5034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.87kg/kW","功率：110.3kW 马力：150马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：LR6M3ZU22/1103E     标定功率：110.3kW  生产厂家：一拖（洛阳）柴油机有限公司   排放阶段：国三 发动机型号：WP6G150E330A         标定功率：110.3kW   生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司   排放阶段：国三外观尺寸：5050mm*2370mm*3080mm；轴距：2688.5mm；轮距（前轮/后轮）：(1822mm～2153mm)1910mm/1662mm(1662mm～2262mm)；轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋；最小离地间隙：470mm（前驱动桥壳下）；最小使用质量：5280kg","部20181364","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH19GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS020","河南省农业机械试验鉴定站"]
[5035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTG2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","功率：177kW 马力：240马力 驱动方式：四轮驱动  发动机型号：SC7H240G3；功率：177kw；制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：国三； 外观尺寸：5685mm*2470mm*3220mm；轴距：2840mm；轮距（前轮/后轮）：(1780mm～2030mm)2030mm/1900mm(1800mm～2300mm)；最小离地间隙：445mm（牵引架底部）；最小使用质量：7750kg","T202100230404","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH21GW0771","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018DKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","功率：147kW 马力：200马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：WP6G200E330   标定功率：147kW   生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司   排放阶段：国三 外观尺寸：5685mm*2470mm*3220mm（单胎）；轴距：2840mm；轮距（前轮/后轮）：1780mm、1880mm、1970mm、2030mm/1800-2300mm（单胎）；轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/无级可调（单胎）；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：7050kg（单胎）","部20190034","2023-12-31","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH19GW1831","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018DKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","功率：162kW 马力：220马力 驱动方式：四轮驱动 发动机型号：SC7H220G3  标定功率：162kW   生产厂家：上海柴油机股份有限公司   排放阶段：国三 外观尺寸：5685mm*2470mm*3220mm（单胎）；轴距：2840mm；轮距（前轮/后轮）：1780mm、1880mm、1970mm、2030mm/1800-2300mm（单胎）；轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/无级可调（单胎）；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：7050kg（单胎）","部20190037","2023-12-31","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH19GW1831","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018DKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.81kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：51.5kw；最小使用质量：2050kg（安全架）、2483kg（驾驶室）","豫2018119","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH14GW0011-BJ3（安全架）、FH18GW0691（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS027","河南省农业机械试验鉴定站"]
[5039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.97 kg/kW","100马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率73.5kW，排放阶段：国三，最小使用质量4040kg","T201900320730","2024-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2010KSS026","河南省农业机械试验鉴定站"]
[5040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.88 kg/kW","110马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率81kW，排放阶段：国三，最小使用质量4040kg。","T201900320730","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2010KSS028","河南省农业机械试验鉴定站"]
[5041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1604-K","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.18 kg/kW","160马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率117.7kW，排放阶段：国三，最小使用质量5200kg","T202100410591","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH21GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018KKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1804-G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15 /44.18 kg/kW","1804-G:  180马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，标配东方红发动机功率132.4kW，选装潍柴发动机功率132.5kW，发动机排放阶段均为：国三，最小使用质量5850kg。","T202100340117","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH19GW1871","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018KKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07 kg/kW","200马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率147.5kW，排放阶段：国三，最小使用质量6500kg。","T202100340512","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH21GW0361","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018KKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.33kg/kW","100马力轮式拖拉机；发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3920；","T202000411269","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH11GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS002","河南省农业机械试验鉴定站"]
[5045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.21kg/kW","90马力轮式拖拉机；发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：3920；","部20171581","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH11GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS002","河南省农业机械试验鉴定站"]
[5046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：73.5kw；最小使用质量：3870kg；最小使用比质量：52.7 kg/kW ；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4300×2080×2830mm（空滤顶部）； 轴距或履带接地长： 2200mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 ：1610/1620 mm；轮距(前轮/后轮)或轨距1610/1620-1680 mm； 最小离地间隙及部位 ：380mm（前桥放油螺塞底部） ；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 ：1310 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm","T202041410188","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",null,"FH16GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX054","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","TB1004-T","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.16kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4180×1845×2695mm；轴距：2060mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1420/1485；发动机功率：73.6kW（100马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3250kg；最小使用质量比：44.16kg/kW。","T202100430204","2026-04-01","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2040143","潍坊市产品质量检验所"]
[5048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DX1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4200×1780×2880mm；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）： 1300、1400/1300、1400、1500 mm；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1400mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：360mm；最小使用质量： 3210 kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)： 144/360 kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：74kW；驱动方式：四轮驱动；","T202100220341","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"FH21GW0081","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018CKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.33kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（空滤器顶部） ；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1610/1670 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5000kg；最小离地间隙：410mm；标准配重(前/后)：440/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220339","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)： 4950×2140×3050（空滤器顶部） ；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1610/1670 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5150kg；标准配重(前/后)：242/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：117.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（空滤器顶部） ；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1610/1670 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5200kg；最小离地间隙：410mm；标准配重(前/后)：440/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：117.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220339","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1804C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.05kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5300×2370×3270（驾驶室）；轴距或履带接地长：2710；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1860；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：5760kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：440/480；档位数 (前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：直联；功率：132.4kW；驱动方式：四轮驱动；","部20180955","2022-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"FH17GW0741","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017KKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","外廓尺寸：5000×2210×3030；驱动型式：四轮驱动；配套功率：155kW; 发动机型号及制造商：SC7H210G3,上海柴油机股份有限公司;轴距：2640mm；最小使用质量：6750kg； 配重：200/240; 档位数：16+8; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202165650025","2026-03-15","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202009038,NW202009038-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200602","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","FB2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.51kg/kW","外廓尺寸：5500×2480×3080；驱动型式：四轮驱动；配套功率：177kW; 发动机型号及制造商：SC7H240G3,上海柴油机股份有限公司；轴距：2840mm; 最小使用质量：8410kg; 配重：210/480; 档位数：16+16; 变速箱型式：4×4×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202165650024","2026-03-15","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101018-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2018)委字整机类第 0180800646 号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[5055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东飞迅驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","FB2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.92kg/kW","外廓尺寸：5500×2480×3080；驱动型式：四轮驱动；配套功率：191.5kW; 发动机型号及制造商：SC7H260G3,上海柴油机股份有限公司；轴距：2840mm; 最小使用质量：8410kg; 配重：210/480; 档位数：16+16; 变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202165650024","2026-03-15","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101018-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2018)委字整机类第 0180800646 号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[5056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB1804-F1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","整机型号、名称 / FB1804-F1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5460×2330×3030（至驾驶室顶） \n轴距 mm 2610 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1800/1800 \n轮距(前轮/后轮) mm 1700、1800、1900/1700～2000 \n最小离地间隙及部位 mm 475（ 前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1346 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118 \n最小使用质量 kg 5780 \n标准配重(前/后) kg 300/240 \n最小使用比质量 kg/kW 43.66 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 31.68\n发动机标定功率（kw）:132.4","T202100320068","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018AKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB2004-F1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型号、名称 / FB2004-F1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5460×2330×3030（至驾驶室顶） \n轴距 mm 2650 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1800/1800 \n轮距(前轮/后轮) mm 1700、1800、1900/1700～2000 \n最小离地间隙及部位 mm 475（ 前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1346 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118 \n最小使用质量 kg 6420 \n标准配重(前/后) kg 300/240 \n最小使用比质量 kg/kW 43.67 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 31.68\n发动机标定功率（kw）:147","T202100320068","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018AKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.32kg/kW","整机型号、名称 / FB704-1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3600×1500×2230（至安全架顶） \n轴距 mm 1875 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1200/1200 \n轮距(前轮/后轮) mm 1160、1200、1300/1160～1300 \n最小离地间隙及部位 mm 370 前桥下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1068 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 80.5 \n最小使用质量 kg 2025 \n标准配重(前/后) kg 55/120 \n最小使用比质量 kg/kW 39.32 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 38.98\n发动机标定功率（kw）:51.5","T202100320065","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018HKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","DN904-2","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型号、名称 / DN904-2、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3910×1700×2450（至安全框架顶） \n轴距 mm 2000 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 430（前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1164 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92 \n最小使用质量 kg 2710 \n标准配重(前/后) kg 55/120 \n最小使用比质量 kg/kW 40.94 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 31.61\n发动机标定功率（kw）:66.2","T202100320067","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH014/WJ2020LFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GMT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","标定功率:59kW(80马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:41.1kg/kW（安全架）；41.3kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3805×1640×2500mm（安全架顶端）、3850×1710×2730mm（驾驶室顶端）；轴距：1950mm；最小使用质量：2425kg（安全架）、2435kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：72kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202142420197","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH19G(安全架）、SJ21FH3049（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（安全架）、湖北三智农业机械检测有限公司（驾驶室）","HBNJ20200592","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","KN1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1900×2800mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前112kg/后64kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮16.9-30；最小使用质量：3210kg；挡位数（前进/倒退）：12/12。","T202100230433","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021EFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TC2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5230×2400×3000mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2670mm；轮距（前轮/后轮）：1612、1792、2082、2202mm/1620-2420mm；标准配重：前600kg/后240kg；发动机标定功率：147kW；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-42；最小使用质量：6410kg；挡位数（前进/倒退）：16/8。","T202100320060","2026-04-01","147.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01268","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TH2304-B","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5400×2640×3200mm（驾驶室顶部）（单胎）/5400×3600×3200mm（驾驶室顶部）（双胎）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2840mm；轮距（前轮/后轮）：1720、1820、2000、2100mm/1680-2380mm；标准配重：前900kg/后240kg；发动机标定功率：169.5kW；轮胎型号：540/65R-30/650/65R-42选装：前轮16.9-28/后轮20.8-42（双轮）；最小使用质量：7400kg（单轮）/8200kg（双轮）；挡位数（前进/倒退）：16/16。","T202100320059","2026-04-01","169.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01024","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","K704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1500×2700mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：1070、1170、1270mm/1000-1300mm；标准配重：前78kg/后56kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：2100kg；挡位数（前进/倒退）：8/2（选装8/8）。","T202100230434","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021EFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.9kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3580×1450×2330mm（安全架）;轴距或履带接地长:1975mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1150mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:960、1000、1100、1150、1200、1300、1400/960-1400mm;最小离地间隙及部位:300mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1080mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:2310kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：44.9kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(1+1)×2;最高设计理论速度:28.37km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704C.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：51.5kW；发动机额定净功率：51.5kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:YLQ400C1;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ120×500mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17","T202000340520","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020FFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HTC1804-P","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:132.5kw；发动机型号:WP6G180E330；轮距(mm):前轮2020,后轮1745；轴距(mm):2760；轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38；外廓尺寸(mm):5360×2500×3245；最小使用质量:5850kg","T202165650201","2026-07-25","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3040","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200684","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/41.69kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:YN4E095-32CR4；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2050；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2800；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420176","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3059   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909064","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT904-D","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/41.69kg/kW","驱动形式:四轮驱动； 标定功率:66.2kw；发动机型号:4D32RT30/904；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):1980；轮胎规格(前/后):8.3-24/11-32；安全架配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3775×1620×2565；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420177","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3059   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909064","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","发动机型号:4B5-90C31，发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动；马力：90马力；排放阶段：国三；最小使用比质量：43.8kg/kW；最小使用质量：2900kg","T202165650001","2026-03-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020EFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第01809100103号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","发动机功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.64kg/kW","T202100430207","2026-04-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.76kg/kW","发动机功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.76kg/kW","T202100430661","2026-06-29","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021EFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MF1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：43.58kg/kW","T202100340105","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","发动机功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.71kg/kW","T202100340105","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","发动机功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.71kg/kW","T202100340104","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020LFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01317","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","机型：1004-B 马力数值：100 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：4000*1780*2700(驾驶室)常用轮距mm:1270/1400  轴距mm：2050  最小使用质量kg： 3226（驾驶室） 最小使用比质量kg/kw： 43.59（驾驶室） 发动机型号：YN4E106-30CR4    发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司   发动机功率：74KW  发动机转速：2400r/min 排放阶段：国三","T202142420012","2026-02-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"   WJ2020JFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202006005-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR704-K","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.29kg/kW","驱动方式：四驱，功率：51.5KW,外廓尺寸(长×宽×高) 3680mm×1680 mm×2700mm（驾驶室顶端）； 最小使用质量：2280kg；最小使用比质量：44.27kg/kw；\n轴距：1980 mm；常用轮距(前轮/后轮): 1280mm/1300mm ； 轮距(前轮/后轮):1180mm、1280mm/ 1200mm、1300mm； \n最小离地间隙及部位 :375mm/前桥底部；\n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1163mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm\n标准配重(前/后)：120kg/130kg； \n挡位数(前进/倒退/其他)：8/2/0；","T202032320012","2025-02-27","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"FH19GW1341/FH19GW1331","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180800611","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR804-S","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.19kg/kW","驱动方式：四驱，功率：59KW,整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3875×1610×2450mm(安全架顶端)；\n轴距：1985mm；最小使用质量：2430kg；最小使用比质量：41.19kg/kW；\n常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300mm ；\n轮距(前轮/后轮)： 1000、1100、1200、1300/1100、1200、1300、1400mm；\n最小离地间隙及部位：380mm(后桥底部)；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1143.5mm；\n变速箱齿轮副轴孔中心距：101mm\t；\n标准配重(前/后)：91/52kg；","T202100320045","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"FH20GW0441/FH20GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240101","潍坊市产品质量监督检验所"]
[5078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR904-Q","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","驱动方式 ：四驱，功率：66.2kW,整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):4110×1610×2500mm(安全架顶部)：最小使用质量：2700kg；最小使用比质量：40.79kg/kW；\n选装驾驶室：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4050×1750×2680mm(驾驶室顶部)；选装驾驶室：最小使用质量：2760kg；\n选装驾驶室：最小使用比质量：41.69kg/kW；\n轴距:2005mm；\n常用轮距(前轮/后轮)\t1300/1300mm；\n轮距(前轮/后轮)\t 1200、1300、1400/1200、1300、1400、1500mm；\n最小离地间隙及部位：390mm\t(后桥底部)；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1177mm；\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；标准配重(前/后)：128/104kg","T202100320046","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"FH20GW0441/FH20GW0111","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240102","潍坊市产品质量检验所 "]
[5079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.22kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2650 mm；轴距1880mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200mm；最小使用质量：2020kg；标准配重（前/后）：64 kg /86 kg；档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8；主变速档位数*副变速挡位数：（4+1）*2，选装4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28，选装6.50-16/11.2-24","T202100220784","2026-08-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.3kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：3830×1650×2680mm；轴距2050mm；常用轮距（前轮/后轮）：1270/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量：2430kg；标准配重（前/后）：64 kg /90 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100320450","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202009027、NW202101022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240088","潍坊市产品质量检验所"]
[5081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：3830×1650×2680mm；轴距2050mm；常用轮距（前轮/后轮）：1270/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量：2720kg；标准配重（前/后）：64 kg /90 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100320450","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202009027、NW202101022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240088","潍坊市产品质量检验所"]
[5082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004-6","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.75kg/kW","标定功率：73.6kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4140x1830x2600mm（安全架）4140x1830x2730mm；  轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：3220kg（安全架）3260kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：140/90kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速挡位数：4  副变速档位数：3x（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T202100430639","2026-06-29","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020KFH018（驾驶室）；WJ2020KFH017（安全架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240002","潍坊市产品质量检验所"]
[5083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机",704,"功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","标定功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3720x1600x2520mm（安全架）3720x1600x2650（驾驶室）；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：960、1200、1300/960、1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2100kg（安全架）2260kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：50/60kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速挡位数：5 副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","部20181201","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2019GFH006(安全架)      WJ2019CFH032(驾驶室）   ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心   ","WJ2018DKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心   "]
[5084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-X5","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","标定功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3810x1670x2500mm（安全架）3920x1650x2630（驾驶室）；轴距：2050mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2200kg（安全架）2300（驾驶室）；标准配重（前/后）：48/56kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速挡位数：（4+1）副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T202000431294","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020GFH09G（驾驶室）；WJ2020GFH07G（防翻架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-6","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","标定功率：66.2kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4100x1680x2520mm（安全架）4070x1680x2730（驾驶室）；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：470mm；最小使用质量：2720kg（安全架）2800kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：140/90kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速挡位数：（4+1）副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T202100430640","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020KFH017（安全架）；WJ2020KFH018（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LB1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.98kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 4960×2100×2905（驾驶室顶部)；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：118kW; 发动机型号及制造商： SC7H160G3,上海柴油机股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2530; 最小使用质量(kg)：5190; 标准配重(前/后(kg)：440/240; 档位数： 16/8; 是否有驾驶室或安全架：有驾驶室","T202142420214","2026-04-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202104006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200604","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LB1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 4880×2100×2905（驾驶室顶部)；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：117.7kW; 发动机型号及制造商： LR4M3LR22/1177,一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：2350; 最小使用质量(kg)：5140; 标准配重(前/后(kg)：440/240; 档位数： 16/8; 是否有驾驶室或安全架：有驾驶室","T202142420215","2026-04-29","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202104006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200604","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2/38.8kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:51.5kw；发动机型号:4B5-70U32；轮距(mm):前轮1200,后轮1200；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；轴距(mm):1870；安全架外廓尺寸(mm):3540×1600×2330；安全架配置最小使用质量:1970kg；驾驶室外廓尺寸(mm):3540×1570×2450；驾驶室配置最小使用质量:2000kg.","T202000340483","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020EFH015 / WJ2020EFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：132.4kw  驱动方式：四轮驱动  变更后最小使用比质量：43.7（安全架机型已取消，只保留驾驶室机型）","部20171012","2021-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"  NW202102002\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX070","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：147kW；驱动方式：四轮驱动； 变更部位及变更内容： 加大柴油箱容积增加170kg； 半轴套管壳体厚度增加30kg； 驾驶室厚度、顶棚结构增加60kg 左右加强板增加30kg 加厚前托架铸造厚度增加70kg 前桥 增加齿轮壳体厚度及材质变化 增加30 合计增重390kg 原报告整机最小使用重量6050kg 现报告整机最小使用重量6440kg（由鉴定机构出具的变更报告非自主变更） 报告重量差值390kg","T202000370541","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101016\t\t\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018DKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RC804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","功率：59kW；驱动方式：四轮驱动； 加大柴油箱容积增加30kg； 增加半轴、半轴套管及壳体厚度、半轴直径增加35kg 增加安全框架厚度增加20kg； 增加前托架板厚增加70kg 前桥 增加齿轮壳体厚度及材质变化增加 20kg 合计增重175kg 原报告整机最小使用质量2245kg 现报告整机最小使用质量2420kg 报告重量差值175kg","鄂2020222","2025-11-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3025    SJ21FH3026\t\t","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200591","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","标定功率：132.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5150×2250×3000（至空滤器）（单轮）；5150×3300×3000（至空滤器）（双轮）；轴距：2650mm；最小使用质量kg：5800（单轮）6150（双轮）；挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230430","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","标定功率：132.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5150×2250×3000（至空滤器）；轴距：2650mm；最小使用质量kg：5800；常用轮距(前轮/后轮)1810mm/1750mm；  挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230430","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","标定功率：147kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5330×2450×3050（至空滤器）（单轮）；5330×3350×3050（至空滤器）（双轮）轴距：2750mm；最小使用质量kg：6450（单轮）6850（双轮）; 挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230431","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017LKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RC2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","标定功率：147kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5330×2450×3050（至空滤器）（单轮）；5330×3350×3050（至空滤器）（双轮）轴距：2750mm；最小使用质量kg：6420（单轮）6850（双轮）; 挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230431","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017LKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","标定功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5330×2300×3050（至空滤器顶、单轮）;5330×3350×3050（至空滤器顶、双轮）；轴距：2750mm；最小使用质量：6720kg（单轮）；7050kg（双轮）；挡位数(前进/倒退) ：16/8；起动方式：电起动。变更部位：变更翻倾防护装置(驾驶室)型号及生产厂，变更前驾驶室型号为RD1504.451，生产厂为潍坊华创机器人有限公司，变更后驾驶室型号为RD2404.451，生产厂为山东润达农业装备有限公司。变更前最小使用质量：6400（单轮）7000（双轮）；变更后最小使用质量：6720kg（单轮）；7050kg（双轮）;变更前最小使用比质量41.45kg/kW；变更后最小使用比质量43.52kg/kW；变更前翻倾防护装置报告编号：NW201909073；变更后翻倾防护装置报告编号：WJ2021DFH01G","T201900230575","2024-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017LKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2104-B1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.72kg/kW","标定功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5400×2300×3050（至空滤器）（单轮）；5330×3350×3050（至空滤器）（双轮）；轴距：2750mm；最小使用质量kg：6750（单轮）7200（双轮）; 挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230432","2026-06-29","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017LKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2104-B2","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","标定功率：155kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5400×2300×3050（至空滤器）（单轮）；5330×3350×3050（至空滤器）（双轮）轴距：2750mm；最小使用质量kg：6750（单轮）7200（双轮）; 挡位数(前进/倒退) :16/8","T202100230432","2026-06-29","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017LKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","标定功率：51.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3700×1450×2250（至安全架顶）；轴距：1900mm；最小使用质量kg：2150；常用轮距(前轮/后轮)：1050mm/1100mm；挡位数(前进/倒退) 8/2","T202100230428","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021CFH022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75kg/kW","标定功率：51.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：3700×1450×2250（至安全架顶）；轴距：1900mm；最小使用质量kg：2150；常用轮距(前轮/后轮)：1050mm/1100mm；挡位数(前进/倒退) 8/2","T202100230428","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021CFH022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.9kg/kW","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3515×1600×2720（安全架顶部）mm，3700×1800×2700（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式: 四驱；功率:70马力；轴距:1965 mm；最小离地间隙及部位：365 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1285、1375/1200、1300、1380、1460mm；最小使用质量: 2160 kg，2295kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：64/92KG；最小使用比质量（kg/kw）：41.9，44.6（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）: 型号KT1204A.46B.010  安全框架，型号KT1004A.45N.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24","T202000370236","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201909060-X01/NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180811","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","M1404-CA","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.31kg/kW","140马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：配套动力型号：LR4M3LR22/1030;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；气缸数：4；标定功率:103kW;标定转速2200r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量46.31kg/kW  K值34.07 kg/ps 最小使用质量：4770kg。","T202100340509","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202104024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","H2004-CA","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.01kg/kW","200马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：配套动力型号：BF6M2012-20T3R/3;制造商：一汽解放大连柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率:147kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量49.01kg/kW  K值36.03 kg/ps 最小使用质量：7205kg。","T202100340510","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202104024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1204C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","洛柴LR4M5ZU22/0882E国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、侧置变速、10+10梭式换挡、双速输出（540/760）、强压升降、吊挂式离合、制动踏板、双作用离合器、采埃孚前桥。鉴定报告变更后，单胎车型最小使用比质量44.2。","部20190312","2023-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"W201606050、W201509082","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南），山东省农业机械产品质量监督检验站","WJ2018JKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.03kg/kW","洛柴LR6A3ZU国Ⅲ,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,驾驶室，进口德国LUK强化离合器、前后配重。","部20170320","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[5106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404B-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","玉柴YC4A160国Ⅲ、16F+8R、爬行挡、前轮12.4-24后轮16.9-34、强压升降，双速输出760/1000、双路阀、驾驶室、进口13吋离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、前后配重。","部20170321","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[5107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","玉柴YC4A160国Ⅲ(可选装东方红\t洛阳一拖柴油机有限公司LR6M3ZU23/1030E）16F+8R、爬行挡、前轮12.4-24后轮16.9-34、强压升降，双速输出760/1000、双路阀、驾驶室、进口13吋离合器、加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、165A电瓶、加强悬挂、前后配重。鉴定报告变更后最小使用比质量43.5。","部20170321","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[5108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF2004-G","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","潍柴210国Ⅲ、16F+8R同步器换挡、爬行挡、前轮14.9-28后轮18.4-38、双速输出760/850、三路阀、豪华空调驾驶室、加宽新机罩、进口摩擦片离合器、280L加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、加强悬挂、可调方向机、省油开关，前后配重。","T202100320077","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SAM2020081","南京塞姆认证科技发展有限公司","WJ2018JKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF2104G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","潍柴210国Ⅲ、16F+8R同步器换挡、爬行挡、前轮14.9-28后轮18.4-38、双速输出760/850、三路阀、豪华空调驾驶室、加宽新机罩、进口摩擦片离合器、280L加大塑料油箱、加强型滑动可调后桥、加强悬挂、可调方向机、省油开关,前后配重。鉴定报告变更后，最小使用质量为6760kg,最小使用比质量43.8kg/kw。","部20190218","2023-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2018JKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","洛柴240马力国Ⅲ、前轮14.9-28后轮18.4-38、32+24梭式同步器和啮合套换挡、双速540/1000、液压转向、分置式强压提升器、电液控制前轮驱动和动力输出、爬行档、三路阀、国产悬挂、空调驾驶室、省油开关、后视影像系统、前后配重。鉴定报告变更后，单胎车型最小使用比质量43.6","部20190217","2023-12-31","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2018JKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704-G","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.5kg/kW","江苏四达SD4DW3Z、国Ⅲ、风Ⅲ机罩、前轮8.3-20、后轮12.4-28、轮距1200mm、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、安全架、加强型悬挂、内置加大油缸提升器、省油开关、前配6片、双层后配。","T202100320451","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201609124","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018JKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF904-M","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","全柴4C6-90C35国Ⅲ、风云Ⅲ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、安全架、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重、省油开关。","T202100370154","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018JKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：180马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5260×2240×2960（驾驶室顶部）；轴距mm：2654；最小使用质量kg：5780；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴转速：760/850 r/min。","T202100320466","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021BFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX077","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLK1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.66kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：180马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5460×2440×3050（驾驶室顶）；轴距：2760mm；最小使用质量：6050kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100230034","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021BFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018HKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：200马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5460×2440×3050（驾驶室顶）；轴距：2760mm；最小使用质量：6420kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100230034","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021BFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018HKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1604-F1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.90kg/kW","发动机标定功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5180kg，最小使用比质量(kg/kw)：43.90，外廓尺寸(长×宽×高)：5200*2030*2920；轴距或履带接地长：2590；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1600；标准配重(前/后)：540/320；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*(2+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；（选装：11.2-24/14.9-30)；排放阶段：国三","T202000371242","2025-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202009051-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240119","潍坊市产品质量检验所"]
[5117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.25kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量（安全架/驾驶室）：2145kg/2200kg，最小使用比质量（安全架/驾驶室）kg/kw：41.25/42.31，外廓尺寸(长×宽×高)：3600*1520*2480/3600*1520*2490；轴距或履带接地长：1880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200；标准配重(前/后)：72/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0；）主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.30-20/12.4-28；（选装：（7.50-16、7.00-16、6.50-16、6.00-16、6.00-14）/（13.6-24、11.2-28、12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24）） ；排放阶段：国三","T202000370240","2025-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201909035/FH19GW1452","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）2240042","潍坊市产品质量检验所"]
[5118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZY704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.08kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1980kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.08，外廓尺寸(长×宽×高)：3490*1355*2190；轴距或履带接地长：1410；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1020/1020；标准配重(前/后)：0/56；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.2-16/13.2-16；（选装：（9.5-20、8.3-20、9.5-16）/（9.5-20、8.3-20、9.5-16）)排放阶段：国三","T202100370558","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012022-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240198","潍坊市产品质量检验所"]
[5119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/44.1kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):4020mm×1830mm×2750 mm（安全架）：4020mm×1830mm×2750 mm（驾驶室），轴距：2055mm，轮距（前轮/后轮）：1300、1400/1300~1400，最小使用质量：3210kg（安全架）3245kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：73.5kW，发动机型号：4C6-100C35。排放阶段：第三阶段","T202100430635","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH013 、WJ2021AFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240115","潍坊市产品质量检验所"]
[5120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6/44.2kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):5080mm×2170mm×2960 mm（安全架）：5080mm×2170mm×2910 mm（驾驶室），轴距：2615mm，轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1810、1950/1610~2050，最小使用质量：5150kg（安全架）5210kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：118kW，发动机型号：WP6G160E330。排放阶段：第三阶段","T202100430636","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH014 、WJ2021AFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240116","潍坊市产品质量检验所"]
[5121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","M2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","标定功率:147kW(200马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量：43.6kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5280×2420×3000（驾驶室顶端）；轴距：2650mm ；最小使用质量：6405kg ；标准配重(前/后)：660kg/240kg（1层）；挡位数(前进/倒退)：16/8；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38。","T202100510246","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH20G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-DK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.06kg/kW","功率：70马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1500×2499mm（安全架顶）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1960kg；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370884","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201907048；NW201907004；NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201701063","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004-N","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.92/43.92kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1760×2500mm(安全架顶部);轴距或履带接地长:1980mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位410mm（后牵引架底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1150mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:3250kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：43.92kg/kw;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(1+1)×3;最高设计理论速度:30.01km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4E106-30CR4；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率：74kW；发动机额定净功率：74kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量：2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-G325；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8；动力","T202100320036","2026-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020GFH029/WJ2020GFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5020×2125×2810mm（排气管）;轴距或履带接地长:2620mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1630/1670mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1630、1750、1850、1950/1620-2420mm;最小离地间隙及部位:390mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1315mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:118mm;最小使用质量:5800kg;标准配重(前/后):440kg/180kg;最小使用比质量：43.77kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:33.7km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2604S.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：WP6G180E330；发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：132.5kW；发动机额定净功率：132.5kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:KLQ518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）600×290×120mm;排气管消声腔质量:16kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:3类;工作装置液压油泵型号:CBT-F430;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:1","T202100320037","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020IFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005003","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.39kg/kW","机型号、名称：YJ1604-D、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4800×2220×3050（空滤器顶端）；最小使用质量kg：5120；标准配重(前/后)kg：440/160；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：33.7；翻倾防护装置型号：YJ1604.452；型式：简易驾驶室；生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号：WP6G160E330；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；自主变更新增选装发动机型号：LR6M3LR22/1620功率：162KW，生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司，排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：118；发动机额定净功率kW：118；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBN-F320；液压输出组数：2组；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：24/8；选装主变速挡位数：4；选装副变速挡位数：（3+1）×2；选装最高设计理论速度km/h：36.23；选装液压输出组数：3组；选装轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-28/16.9-34；11.2-24 /16.9-34；11.2-24 /13.6-38；12.4-24/16.9-34。","T202000320452","2025-09-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","整机型号、名称：YJ2004-C型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5100×2200×3200（空滤器顶端）；最小使用质量kg：6400；最小使用比质量kg/kW：43.54；K值：32；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2； 发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.452；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：WP6G200E330；发动机结构型式;直列、四冲程；发动机生产厂；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；自主变更新增选装发动机型号：LR6M3LR22/1620功率：162KW，生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司，排放标准：第三阶段。发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：147；发动机额定净功率kW：147；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；动力输出轴标准转速r/min：760/850；动力输出轴传动比：2.8/2.5；选装配置：挡位数（前进/倒退）：24/8；副变速挡位数：（3+1）×2；最小使用质量kg：6430；自主变更轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28、14.9-28、380/85R28，后轮：18.4-34、16.9-38、460/85R38、18.4-38。","T202000340493","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","整机型号、名称：YJ2104、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5030×2200×3200(空滤器顶端)；最小使用质量kg：6730；标准配重(前/后)kg：160/240；最小使用比质量43.59kg/kW；K值：32.04；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：38.82；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号：WP6G220E330；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：154.4；发动机额定净功率kW：162；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式，箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：3组；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装动力输出轴标准转速r/min：540/1000、760/1000；选装轮胎型号(前轮/后轮)：前：14.9-26、14.9-24、13.6-24、340/85R28，后：18.4-38、18.4-34、16.9-38、460/85R38。","T202100320047","2026-04-01","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5650×2700×3400（空滤器顶端）；最小使用质量kg：7710；最小使用比质量43.56kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：4×（1+1）；翻倾防护装置型号：YJ1604.45；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；发动机型号：SC7H240G3；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：上海柴油机股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：6；发动机标定功率kW：177；发动机额定净功率kW：177；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：前：460/85R30，后：710/70R38；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-G36；动力输出轴标准转速r/min：760/1000；选装翻倾防护装置型号：YJ1604.452；选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；选装双胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5650×3600×3400（空滤器顶端）；选装双胎常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1900/2410；选装双胎轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1720、1815、1900、2000、2100/2410；选装双胎最小使用质量kg：7720；选装双胎最小使用比质量kg/kW：43.62；选装双胎标准配重(前/后)kg：1100/0；选装轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/4；选装双胎轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；选装轮胎型号(前轮/后轮)：前：380/85R28、420/85R28、460/85R30、540/65R30，后：460/85R38（双）、520/85R38（双）、650/70R42、650/65R38；K值：单胎32.125，双胎32.16。","T202100320048","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020IFH03G ; 选装 WJ2020DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.5kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4150×1780×2800（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：3350,标定功率（kw）：73.6，轴距（mm）：2040，轮距(mm)(前/后)：1300、1400、1500/1300、1400、1500，标准配重（kg）(前/后）：100/140,档位数（前进/倒退）12/12，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BM3D5,转向系型式：全液压，变速箱（器）型式：机械平面组成式 ，变速箱换挡方式： 机械有级挡，机架型式：无架，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，液压悬挂系统型式： 分置式 ，悬挂装置型式： 后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴转速（r/min）：540/760，选装简易驾驶室:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:4150×1780×2800（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：3350，标准配重(前/后）:100/140,选装轮胎（前轮/后轮）:7.5-20、8.3-20、8.3-24、9.5-16、9.5-20/11.2-28、11-32、12.4-28、12.4-32、13.6-24、13.6-28、14.9-24、14.9-26、14.9-28,最小使用比质量（kg/kw）：45.5","T202100510840","2026-08-31","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103068（驾驶室）、NW202103067（驾驶室一）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180708-FK、NJJC20180708-FK-BC1","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4880×2165×3030（驾驶室顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：117.7，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR4M3LR22/1177,轴距（mm）：2350，最小使用质量（kg）：5300，配重（kg）(前/后)：350/336，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100510248","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200518-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT904-S","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4000×1700×2700（安全架顶部），最小使用质量（kg）：2760,标定功率（kw）：66.2，轴距（mm）：2000，轮距(mm)(前/后)：1200、1300/1200、1300，标准配重（kg）(前/后）：68/280,档位数（前进/倒退）：8/2，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BMU10,转向系型式：全液压，变速箱（器）型式：机械平面组成式 ，变速箱换挡方式： 机械有级挡，机架型式：无架，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，液压悬挂系统型式： 分置式 ，悬挂装置型式： 后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8齿，动力输出轴转速（r/min）：540/760，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:4000×1700×2700（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2860，标准配重(前/后）：68/280，选装简易驾驶室（二）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:4000×1700×2700（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2860，标准配重(前/后）：68/280，选装轮胎（前轮/后轮）:6.50-16、7.5-16、7.5-20、8.3-20、9.5-16、9.5-20/9.5-28、9.5-32、11.2-24、11.2-28、12.4-24、12.4-28、12.4-32，最小使用比质量（kg/kw):41.7.","T202100510839","2026-08-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103066（安全架）、NW202103067（驾驶室一）、NW202103068（驾驶室二）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190417","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4080×1830×2730（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:3225；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw：43.58；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：74；12.轮胎型号（前轮/后轮）： 9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB32K1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080×1830×2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：3240；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：43.78","T202100320080","2026-04-01","74","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",null,"WJ2021AFH012和WJ2021AFH011"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[5133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTM1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5035×2260×3110（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2610;5.最小使用质量kg:5140；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：43.56；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：118；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；","T202100320081","2026-04-01","118","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",null,"WJ2021AFH005"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240037","潍坊市产品质量检验所"]
[5134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTQ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5320×2280×3200（空滤器顶）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:7060；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：43.58；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：162；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202100320083","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",null,"WJ2021AFH005"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240039","潍坊市产品质量检验所"]
[5135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTR2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5210×2300×3200（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6730；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：43.59；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：154.4；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202132320075","2026-03-29","154.4","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",null,"WJ2021AFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240060","潍坊市产品质量检验所"]
[5136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5460×2785×3215（空滤器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:7710；6.标准配重（前/后）kg：1110/480；7.最小使用比质量Kg/kw：43.56；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：177；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；","T202100320078","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",null,"WJ2021AFH004"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240062","潍坊市产品质量检验所"]
[5137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTN904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3770×1710×2525（防翻架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2720；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：41.09；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：66.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB32K1004.45.02；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2745（驾驶室顶部）；15.选装最小使用质量kg：2740；16.选装最小使用比质量kg/kW：41.39；","T202100320079","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过",null,"WJ2021AFH012和WJ2021AFH011"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[5138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-4X","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202100340122","2026-04-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101007 NW202101010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1204-4M","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202100340119","2026-04-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XAP","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；换挡方式：机械有级档、动力换向","T202100340116","2026-04-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"JW202101005-X01","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XP","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；换挡方式：机械有级档、动力换向","T202100340116","2026-04-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"JW202101003 NW202101011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000371249","2025-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null," NW202012035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XA","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202100340116","2026-04-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"JW202101005-X01","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XAS","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202100340116","2026-04-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"JW202101005-X01","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；最小使用质量：4500kg（部级变更）；最小使用比质量(kg/kW)：43.73；变更部位；翻倾防护装置（驾驶室），变更内容：最小使用质量；具体变更值：由4100kg变更为4500kg；","部20190646","2023-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"JW201701007 NW201812017","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-XS","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000370545","2025-09-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202001004 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XAS","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW","T202100340478","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"JW202101003","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC20200106","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XF1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW","T202100340478","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200106","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2004-5G","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147","T202000371248","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null," NW202012035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190604","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-7R","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177；换挡方式：机械有级挡；最小使用质量：8430kg；最小使用比质量：47.6kg/kW；","T202100370817","2026-08-31","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202104016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180809-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2EF1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5KW","T202100430212","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-2H2","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW","T202100340120","2026-04-01","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101008 NW202101009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20181021-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[5153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1004-H","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（驾驶室）3950×1730×2650，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1510、1600/1200、1300、1510、1600，最小使用质量（kg）:(驾驶室)3220，标准配重（前/后）kg：144/50，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202100340479","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：WJ2020LFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.42kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高）mm:5300×3000×3100， 轴距或履带接地长（mm）:2660 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1800、1900、2000/1620～2420，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调，最小使用质量（kg）:6940，整机最大配重（前/后）kg：780/480，档位数（前进/倒退/爬行）:16/16/0，位数/副发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室，前照灯型号：FT400/554，转向系型式：全液压转向，制动系型式：湿式、盘式、静液压，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水旱田型，离合器型式：双作用，传动系变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，变速箱换挡方式：啮合套式，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/18.4-42","部20170361","2021-12-31","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：NW201906017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX093","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M904-G","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（驾驶室）3760×1615×2660，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:(驾驶室)2720，标准配重（前/后）kg：52/56，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100340480","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：WJ2020LFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M904-H","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.4/41.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）3950×1730×2600 （驾驶室）3950×1730×2650，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1400、1600/1200、1300、1400、1600，最小使用质量（kg）:（安全架）2740/(驾驶室)2760，标准配重（前/后）kg：144/50，档位数（前进/倒退）:12/12，主变速档位数/副变速档位数4/3×（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202100340479","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：WJ2020LFH012，安全架：WJ2020LFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN1404-6","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.44kg/kW","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：45.44","T202000320447","2025-09-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201912031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018DKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","功率：100马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.38","T202100320472","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21/48.06kg/kW","功率：140马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：46.21（安全架）/48.06(驾驶室）","T202142420219","2026-04-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101030/NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.47/45.17kg/kW","功率：160马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.47/45.17","T202142420219","2026-04-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101030/NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.26kg/kW","功率：180马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：46.26","T202100340540","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","功率：200马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.74","T202100340540","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null," NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","华夏2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.22kg/kW","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：47.22","部20180539","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201802004（因技术扩展，新报告编号为NW201908062）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XA704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：38.45","T202142420220","2026-04-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202101028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85/41.84kg/kW","功率：80马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40.85（安全架）/41.84(驾驶室）","T202100320471","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202009014/NW202103003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94/42.15kg/kW","功率：90马力；驱动型式：四轮驱动，最小使用比质量：40.94（安全架）/42.15(驾驶室）","T202100320471","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202009014/NW202103003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018EKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","AW704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","马力：70马力，驱动方式：四轮驱动，发动机标定功率：52kW，发动机排放阶段：国三；发动机厂家：浙江新柴股份有限公司；发动机型号：4D32ZT33/704；最小使用质量：1990kg；最小使用比质量：38.3kg/kW","T201932320052","2024-12-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NO.WJ2019IFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180600168号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07kg/kW","标定功率：117.6kw；最小使用质量:5300kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：45.07；","T202100230425","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3037","湖北省三智农业机械检测有限公司"," YH2020WJ01149"," 江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","标定功率：147kw；最小使用质量:6450kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.88；","T202100230421","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3037","湖北省三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01150"," 江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","GT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63kg/kW","标定功率：176.5kw；最小使用质量:7700kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.63；","T202100230420","2026-06-29","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3038","湖北省三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01152","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSB1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.31kg/kW","标定功率：74kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 4100×1750×2750安全架顶；轴距（mm）:2080；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1300/1300；轮距(前轮/后轮)（mm）:1300、1400、1500/1300-1500；最小离地间隙（mm）：390；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1160；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；整机最小使用质量（kg）：3205；标准配重(前/后)（kg）：140/90 ；最小使用比质量：43.31 kg/kW；整机挡位数（前进/倒退）：12/12；发动机与主离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置型号：XS1004.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；悬挂装置类别：2类；动力输出轴标准转速（ r/min）：540/760 。选装（驾驶室）配置参数：标定功率：74kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 4100×1750×2730驾驶室顶；整机最小使用质量（kg）：3250；最小使用比质量：43.91 kg/kW；翻倾防护装置型号：XS1004.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30 。","T202142420064","2026-02-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202010046，NW202010047（选装驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","标定功率：117.6kw；最小使用质量:5150kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.79；","T202142420063","2026-02-07","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202010048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018LKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","标定功率：117.6kw；最小使用质量:5150kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.79；","T202100340514","2026-06-29","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018LKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","标定功率：132.4kw；最小使用质量:5780kg；最小使用比质量（kg/kw）：43.66；驱动方式：四轮驱动；","T202100340514","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018LKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","标定功率：132.4kw；最小使用质量:5780kg；最小使用比质量（kg/kw）：43.66；驱动方式：四轮驱动；","T202100340516","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","标定功率：161.8kw；最小使用质量:7050kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.57；","T202100340500","2026-06-29","161.80000000000001","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202010049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心\t\t\t\t","WJ2018KKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心\t\t\t"]
[5177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","标定功率：176.5kw；最小使用质量:7690kg；最小使用比质量（kg/kw）：43.57；驱动方式：四轮驱动；","T202100340500","2026-06-29","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202010049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018KKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","标定功率：147kw；最小使用质量:6410kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.61；","T202100340515","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心\t\t\t\t","WJ2017LKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心\t\t\t"]
[5179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSC2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","标定功率：161.8kw；最小使用质量:7050kg；最小使用比质量（kg/kw）：43.57；驱动方式：四轮驱动；","T202100340515","2026-06-29","161.80000000000001","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202103015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.46kg/kW","标定功率：52kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：38.46kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3800×1650×2400；轴距（mm）:1980；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙（mm）：350；整机最小使用质量（kg）：2000；最大配重(前/后)（kg）：85/180 ；整机挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；发动机与主离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置型号：鑫升904；翻倾防护装置型式：两柱式安全架；转向系型式：液压转向；变速箱型式：（4+1）×2组成式；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴转速（ r/min）：540/760。选装（驾驶室）配置参数：标定功率：52kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：41.34kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3800×1710×2610；整机最小使用质量（kg）：2150；翻倾防护装置型号：NB904；翻倾防护装置型式：六柱式拖拉机驾驶室；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","部20190697","2023-12-31","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW201903018；NW201903014-X01（选装驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018KKKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7/43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（安全架）3800×1620×2500 （驾驶室）3800×1620×2600，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：2150，驾驶室:2250，标准配重（前/后）kg：40/50，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架/简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100220376","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：WJ2021CFH01G，安全架：WJ2021CFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240159","潍坊市产品质量检验所"]
[5182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.16/42.72kg/kW","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:驾驶室：3550×1620×2580，安全架：3550×1620×2460， 轴距或履带接地长（mm）:1920, 轮距（前轮/后轮） :1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:驾驶室：2200，安全架：2120，标准配重（前/后）kg：40/50，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数*副变速档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202100220375","2026-06-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：WJ2021CFH01G，安全架：WJ2021CFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240158","潍坊市产品质量检验所"]
[5183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-A1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸(长×宽×高）mm：（驾驶室）3800×1620×2600，轴距或履带接地长（mm）:2050, 常用轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:(驾驶室)2720，标准配重（前/后）kg：40/50，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","T202100220376","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"驾驶室：WJ2021CFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240159","潍坊市产品质量检验所"]
[5184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):5670×2480×3260（空滤器顶）;轴距:2840mm;常用轮距(前轮/后轮):2100/1800;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1410；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量:7710;最小使用比质量（kg/kw）：43.56；标准配重(前/后):780/480;档位数(前进/倒退):16/16;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TG1854.451B.1;型式:简易驾驶室;动力输出轴转速（r/min）：760/850；轮胎型号(前轮/后轮):540/65R30/650/65R38","T202100340100","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240182","潍坊市产品质量检验所"]
[5185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2720驾驶室顶;轴距:2040mm;常用轮距(前轮/后轮):1200/1200;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:2750;最小使用比质量（kg/kw）：41.54；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1504.45.002;型式:简易驾驶室;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32；选装配置：档位数（前进/倒退）：8/8；副变速档位数：2×（1+1）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；最小使用质量：2750；最小使用比质量（kg/kw）：41.54；","T202100430199","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2040180","潍坊市产品质量检验所"]
[5186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）： 3945×1860×2730（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg)：3225；功率(kW)：74；最小使用比质量(kg/kW)：43.58； PTO转速(r/min)：540/720；","T202100430653","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021DFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240086","潍坊市产品质量检验所"]
[5187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.27kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4990×2320×3130(空滤器顶)；最小使用质量(kg)：5866；功率(kW)：132.5；最小使用比质量(kg/kW)：44.27；PTO转速(r/min)：760/850；","T201900370885","2024-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2019GFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[5188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","TH1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.47kg/kW","整机型号、名称 / TH1804-1型轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5350×2400×3030（至驾驶室顶） \n轴距 mm 2640 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1900/1800 \n轮距(前轮/后轮) mm 1800、1900、2030/1700～2000 \n最小离地间隙及部位 mm 480 梯子下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1346 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118±0.044 \n最小使用质量 kg 6020 \n标准配重(前/后) kg 780/240 \n最小使用比质量 kg/kW 45.47 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 36.55\n发动机标定功率（kw）: 132.4","T202100340102","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012029","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","TH2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","整机型号、名称 / TH2004-1型轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5350×2400×3030（驾驶室顶部） \n轴距 mm 2680 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1900/1800 \n轮距(前轮/后轮) mm 1800、1900、2030/1700～2000 \n最小离地间隙及部位 mm 510（前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1346 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118±0.044 \n最小使用质量 kg 6450 \n标准配重(前/后) kg 300/240 \n最小使用比质量 kg/kW 43.88 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 36.55\n发动机标定功率（kw）: 147","T202100340109","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012029","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","TH2104-1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.48kg/kW","整机型号、名称 / TH2104-1 轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5350×2400×3030（至驾驶室顶） \n轴距 mm 2680 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1900/1800 \n轮距(前轮/后轮) mm 1800、1900、2030/1700～2000 \n最小离地间隙及部位 mm 480 梯子下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1346 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118±0.044 \n最小使用质量 kg 6740 \n标准配重(前/后) kg 300/240 \n最小使用比质量 kg/kW 43.48 \n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / （2+1）×2 \n最高设计理论速度 km/h 36.55\n发动机标定功率（kw）:155","T202100340102","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"NW202012029","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1404-D1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.56kg/kW","功率：140马力（102.9kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4920×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2570；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5100；最小使用比质量（kg/kW）：49.56；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC6J165-T302；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100320948","2026-11-02","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1504-D1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.05kg/kW","功率：150马力（110.3kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4920×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2570；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5300；最小使用比质量（kg/kW）：48.05；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC6J175-T303；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100320948","2026-11-02","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","功率：160马力（117.6kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4580×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2315；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5150；最小使用比质量（kg/kW）：43.79；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A170-T300；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.","T202100320948","2026-11-02","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1604-D1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","功率：160马力（117.6kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4920×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2570；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5450；最小使用比质量（kg/kW）：46.34；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC6J190-T302；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100320948","2026-11-02","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","2204-Q","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63kg/kW","功率：220马力（161.8kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5350×2385×3050（驾驶室顶）；轴距（mm）：2770；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1835/1895；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1350；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：120；最小使用质量（kg）：7060；最小使用比质量（kg/kW）：43.63；标准配重(前/后)：780/240kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YCA07260-T302；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38","T202100320949","2026-11-02","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","2604-M","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.57kg/kW","功率：260马力（191.2kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5450×2740×3200（驾驶室警示灯）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：2115/2025；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：8330；最小使用比质量（kg/kW）：43.57；标准配重(前/后)：780/240kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号：YCA08300-T300；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：前轮540/65R30，后轮650/65R42","T202100320947","2026-11-02","191.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[5197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WG2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.63kg/kW","标定功率：240马力（176.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量(kg)：7700（后轮单胎）/8000（后轮双胎）；最小使用比质量（kg/kW）：43.63（后轮单胎）/45.33（后轮双胎）；配套发动机型号：一拖LR6M3LR22/1765（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2200；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5510×2665（后轮单胎）/3600（后轮双胎）×3140（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2860；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：（460/85R30）/（650/70R42）（单胎）、16.9-28/20.8-38（双胎）。","T202132320122","2026-05-05","176.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过",null,"SAM2020039","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01366","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[5198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机",1004,"功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","整机型号、名称：1004、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：4190×1790×2690(mm)，轴距：2090mm,常用轮距（前轮/后轮）：1285/1395（mm），最小使用质量：3250kg，最小使用比质量：43.9kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，速挡位数：12/12，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：9.5-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8键，动力输出轴标准转速：540/760r/min.","T202142420203","2026-04-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"SJ21FH3052 选装：SJ21FH3051","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200614","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-C1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6430kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：43.7；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5640×2300×3070(驾驶室顶)； 轴距(mm);2688 ；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :前轮1874后轮1830；最小使用质量（kg）：6430 ；  标准配重(前/后)（kg）400/0； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：封闭驾驶室;   转向系型式： 全液压；  传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡;  副变速箱换挡方式:机械有级挡; 轮胎规格（前轮/后轮）：14.9-28/20.8-38 。选装配置: 前后轮胎：1、14.9-28/18.4-38 ，2、420/70R28;580/70R38。液压输出组数：4。爬行挡（前进/后退）：32/8。  动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/860。","T202132320072","2026-03-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",null,"FH21GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","201901286","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[5200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX704-B3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：3600mm×1640mm×2400mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1300；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：360mm；最小使用质量（kg）：1970kg；标准配重质量（kg）：55kg/108kg；最小使用比质量：38.2kg/kw；档位数：8/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650117","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020DFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01807010123号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[5201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.40kg/kW","功率：160马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：5810；最小使用比质量（kg/kw）为49.40；","T202100340127","2026-04-01","117.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"WJ2021BFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017IKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RG1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.98kg/kW","功率：180马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：6750；最小使用比质量（kg/kw）为50.98；","T202100340128","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"WJ2021BFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017IKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RS1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","功率：180马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：5810；最小使用比质量（kg/kw）为43.88；","T202100340127","2026-04-01","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"WJ2021BFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017IKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RG2104-1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","功率：210马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：6750；最小使用比质量（kg/kw）为43.71；","T202100340128","2026-04-01","154.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"WJ2021BFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017IKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","功率：70马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：1970；最小使用比质量（kg/kw）为38.25；","T202100340126","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",null,"WJ2020JFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[5206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","河南瑞得农机装备有限公司","轮式拖拉机","1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.58kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：132.5kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5200×2350×3340mm（空滤顶部）轴距或履带接地长：2660mm；最小使用质量：6300kg；最小使用比质量：47.58kg/kW","T202000341180","2025-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ145","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200597","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[5207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5150×2360×2980(消音器顶)；轴距或履带接地长mm：2520；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1850/1850；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1660、1760、1810、1960/1730-2020；最小离地间隙及部位mm：460（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1328；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：5810；标准配重(前/后)kg：540/240；最小使用比质量kg/kW：43.8；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：33.8；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK2204.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别 ：3类；工作装置液压油泵型号：CBTF-432；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：24/8；选装副变速挡位数 ：（3+1）×2；选装最高设计理论速度km/h：38.94；选装轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34，14.9-24/18.4-34","T202132320155","2026-06-06","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240176","潍坊市产品质量检验所"]
[5208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5020×2260×2980(消音器顶)；轴距或履带接地长mm：2420；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm ：1805/1760；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1805、2020、2220/1760-2300； 最小离地间隙及部位mm：460（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1328；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：6450；标准配重(前/后)kg：600/240；最小使用比质量kg/kW：43.9；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度 km/h：36.37；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK2204.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别 ：3类；工作装置液压油泵型号：CBAd1032；动力输出轴标准转速r/min：760/850； 选装挡位数（前进/倒退）：24/8；选装副变速挡位数 ：（3+1）×2；选装最高设计理论速度km/h：37.23； 选装轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34，14.9-24/18.4-34","T202132320155","2026-06-06","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240176","潍坊市产品质量检验所"]
[5209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5200×2360×2950(消音器顶)；轴距或履带接地长mm：2700；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm ：1850/1780；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1660、1760、1810、1960/1730-2020；最小离地间隙及部位mm：480（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1328；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：6460；标准配重(前/后)kg：520/240；最小使用比质量kg/kW：43.9；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：38.03；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK2204.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别 ：3类；工作装置液压油泵型号：CBAd1032；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：24/8；选装副变速挡位数 ：（3+1）×2；选装最高设计理论速度km/h：38.94；选装轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34，14.9-24/18.4-34，14.9-28/18.4-38","T202132320155","2026-06-06","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240176","潍坊市产品质量检验所"]
[5210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5300×2520×3050(消音器顶)；轴距或履带接地长mm：2750；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm ：2020/1900；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：2020、2220/1900-2300；最小离地间隙及部位mm：500（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1328；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：7070；标准配重(前/后)kg：520/240；最小使用比质量kg/kW：48.1；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：38.03；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK2204.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；空气滤清器型号：KLQ-518D；空气滤清器型式：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别 ：3类；工作装置液压油泵型号：CBAd1032；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装挡位数（前进/倒退）：24/8；选装副变速挡位数 ：（3+1）×2；选装最高设计理论速度km/h：38.94；选装轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34，14.9-24/18.4-34，14.9-28/18.4-38","T202132320155","2026-06-06","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021AFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240176","潍坊市产品质量检验所"]