{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省大豆玉米带状复合种植专用播种机新产品补贴额一览表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","档次名称","基本配置和参数","中央财政补贴额（元）"]
[1,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行大豆玉米一体化穴播机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",1600]
[2,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上大豆玉米一体化穴播机","播种行数≥6行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",2300]
[3,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",2100]
[4,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机","播种行数≥6行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小穴距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",3500]
[5,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行大豆玉米一体化单粒（精密）播种机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",2000]
[6,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行大豆玉米一体化单粒（精密）播种机","6行≤播种行数≤10行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",3600]
[7,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上大豆玉米一体化单粒（精密）播种机","播种行数≥11行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",4800]
[8,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行大豆玉米一体化气力式单粒（精密）播种机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",2800]
[9,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行大豆玉米一体化气力式单粒（精密）播种机","6行≤播种行数≤10行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",5600]
[10,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒（精密）播种机","播种行数≥11行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",7700]
[11,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行大豆玉米一体化单粒（精密）免耕播种机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",2500]
[12,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行大豆玉米一体化单粒（精密）免耕播种机","6行≤播种行数≤10行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",5200]
[13,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上大豆玉米一体化单粒（精密）免耕播种机","播种行数≥11行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",7500]
[14,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行大豆玉米一体化气力式单粒（精密）免耕播种机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",3300]
[15,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行大豆玉米一体化气力式单粒（精密）免耕播种机","6行≤播种行数≤10行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",6100]
[16,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒（精密）免耕播种机","播种行数≥11行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。",9200]
[17,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","高性能4-5行大豆玉米一体化牵引式免耕播种机","播种行数4、5行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。牵引式：单体结构质量≥130kg，4行整机结构质量≥1700kg，5行整机结构质量≥2100kg；圆盘式开沟器；独立无级或多级镇压机构；排种器为指夹式、气力式；指夹式作业速度≥6km/h，气力式作业速度≥8km/h，动土率≤20%；单体独立同步仿形；破茬清垄工作部件型式：独立防缠绕破茬清垄机构，圆盘式秸秆切割装置。",24200]
[18,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","高性能6行及以上大豆玉米一体化牵引式免耕播种机","播种行数≥6行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现：大豆玉米带间距60cm～70cm；玉米最小行距≤40cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥1050kg/hm2；大豆最小行距≤30cm、最小粒距≤8cm、最大施肥量≥300kg/hm2。牵引式：单体结构质量≥130kg，整机结构质量≥2400kg；圆盘式开沟器；独立无级或多级镇压机构；排种器为指夹式、气力式；指夹式作业速度≥6km/h，气力式作业速度≥8km/h，动土率≤20%；单体独立同步仿形；破茬清垄工作部件型式：独立防缠绕破茬清垄机构，圆盘式秸秆切割装置。",38700]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}