{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":3100,"n_cols":21,"rows_kept":3100,"merged":[[1,0,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2022年农机购置补贴归档机具（第一批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r\n","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","作状态下外形尺寸（长×宽×高) 2550×1300×1300 mm 翻转机构油缸型号 80 犁体数量左右各4个 犁体工作幅宽250mm 翻转机构型式 液压","冀2018T—279（续）","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:2880*1640*1300、机器质量（kg）:580、配套拖拉机标定功率（kw）:40.4-51.4、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、全翻转式、犁体数量（个）：左右各4、犁体工作幅宽（mm）:270、犁体纵向距离（mm）:650、总工作幅宽（mm）：1080","T202013130140","2025-10-15","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式: 悬挂式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2060×1180×1420,犁体数量 个:3×2,犁体幅宽:250mm","T202241410054","2027-03-30","36.8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-428","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:4铧 ","结构型式: 悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2850×1500×1690，犁体数量 个：4×2，犁体幅宽：280mm","T202241410055","2027-03-30","73.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式，双向犁,调幅犁;外形尺寸: 440×2250×1760;配套动力:80～130kw;翻转犁结构形式：液压式，半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数数:4×2;犁体幅宽:330/380/440/500mm;犁铧类型：梯形，可更换铧尖式；犁壁类型：组合式，栅条式；总工作幅宽:1320/1520/1760/2000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁轮类型：限深、运输一体轮;犁轮1个，限深轮调节范围：0-350，油缸型号：DZ100/50-680,DZ090/45x300;油缸数量：2个.","T20200606340","2026-03-04","130","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县豪横农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长1950X宽1100X高1180）mm, 配套拖拉机标定功率36.8kw～80.9kw,犁体数量左右各3个共6个，犁体幅宽250mm,总工作幅宽750mm,犁体纵向距离490mm。","T202113130538","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县豪横农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长2700X宽1600X高1300）mm，配套拖拉机标定功率51.5kw~88.2kw,犁体数量左右个4个共8个，犁体幅宽270mm,总工作幅宽1080mm,犁体纵向距离530mm。","T202113130537","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:20/25/30/35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式、调幅犁；犁体数量:4+4;犁体幅宽：200/250/300/350mm;翻转机构型式:液压式、全翻转式:工作状态外形尺寸（长×宽×高）:3800×1850×1750mm;配套拖拉机标定功率：91.9～132.3kW；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：800/1000/1200/1400mm;犁体纵向距离:1030/1020/1010/990;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1;限深轮调节范围:80～420mm;油缸型号:80×70×250;油缸数量:1","T202137370398","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","配套动力范围（kW）：51.5-88.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2050*1330*1450；犁体数量（个）：3+3；翻转机构型式：液压翻转","T202037370285","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325S","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称  1LF-325S型液压翻转犁\n结构型式  悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高)(㎜)  1810×1230×1240\n配套拖拉机标定功率(kW)  44.1～51.4\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  3×2\n犁体幅宽(㎜)  250\n犁铧类型  梯型\n犁壁类型  栅条式\n总工作幅宽(㎜)  750\n犁体纵向距离(㎜) 500\n犁轮类型  限深轮\n犁轮数量(个)  1\n限深轮调节范围(㎜0  115～210\n油缸型号  50×32×145（365）\n油缸数量(个)1","T202241410006","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-327S","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称  1LF-327S型液压翻转犁\n结构型式  悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高)(㎜)  1900×1345×1250\n配套拖拉机标定功率(kW)  44.1～51.4\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  3×2\n犁体幅宽(㎜)  270\n犁铧类型  通用型（凿型）\n犁壁类型  栅条式\n总工作幅宽(㎜)  810\n犁体纵向距离(㎜) 600\n犁轮类型  限深轮\n犁轮数量(个)  1\n限深轮调节范围(㎜)  115～210\n油缸型号  50×32×145（365）\n油缸数量(个)1","T202241410008","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号规格：1LF-327：结构型式：液压翻转：工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2000×1335×1220mm；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：Ys50/28/160-395；翻转机构油缸数量：1个；犁体数量：6（左右各3个）个；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：270mm：犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个：限深轮调节范围：110～280mm。","豫2019008","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LF-427；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2450×1560×1220mm；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：Ys50/28/160-395；翻转机构油缸数量：1个；犁体数量：8（左右各4个）个；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：270mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：110～280mm。","豫2019009","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：2200×1220×1320；翻转机构型式：液压式 全翻转式；犁体数量个：3×2；犁体幅宽㎜：\n270；","T201941410019","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：2800×1700×1340；结构型式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：27；单侧犁体个数：4；翻转机构型式：液压式、 全翻转式；","T201941410018","2024-11-13","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-320","翻转犁:是 ;犁体幅宽:20cm;铧体个数:3铧 ","型号名称:1LF-320型液压翻转犁;工作状态外形尺寸(长X宽X高):1940X1010X1130mm;结构型式:悬挂式;配套拖拉机标定功率：36.75～51.5kW;翻转机构型式:液压式、全翻转式;犁体类型:基本(通用）型;犁体数量:3×2;犁体幅宽:200mm;犁铧类型:通用型（凿型）;犁壁类型:整体式;总工作幅宽:600mm;犁体纵向距离:343mm;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:90-180mm;油缸型号:Φ63X115mm;油缸数量:1个;","T202141410217","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称:1LF-325型液压翻转犁;工作状态外形尺寸(长X宽X高):1940×1080×1240mm;结构型式:悬挂式;配套拖拉机标定功率：36.75～51.5kW;翻转机构型式:液压式、全翻转式;犁体类型:基本(通用）型;犁体数量:3×2;犁体幅宽:250mm;犁铧类型:通用型（凿型）;犁壁类型:整体式;总工作幅宽:750mm;犁体纵向距离:429mm;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:145～220mm;油缸型号:Φ63X115mm;油缸数量:1个;","T202141410216","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-428","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LF-428型液压翻转犁;工作状态外形尺寸(长X宽X高):2860×1500×1350mm;结构型式:悬挂式;配套拖拉机标定功率：51.5～58.8kW;翻转机构型式:液压式、全翻转式;犁体类型:基本(通用）型;犁体数量:4×2;犁体幅宽:280mm;犁铧类型:通用型（凿型）;犁壁类型:整体式;总工作幅宽:1120mm;犁体纵向距离:480mm;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:110～250mm;油缸型号:Φ76×170mm;油缸数量:1个;","T202141410212","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFD-325型液压翻转犁；结构型式： 悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1810×1200×1410mm；配套拖拉机标定功率：29.4～47.8kW；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3×2个；犁体幅宽：250mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：750mm；犁体纵向距离：490mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：130、250mm；油缸型号：50×32；油缸数量：1个；","T202241410031","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFS-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFS-325型液压翻转犁；结构型式： 悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1690×1060×1210mm；配套拖拉机标定功率：29.4～47.8kW；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3×2个；犁体幅宽：250mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：750mm；犁体纵向距离：450mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：100、190mm；油缸型号：50×32；油缸数量：1个","T202241410027","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-328","翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LYF-328型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2220×1280×1380mm；配套拖拉机标定功率：36.8～44.1kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3×2个；犁体幅宽：280mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：840mm；犁体纵向距离：600mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～280mm；油缸型号：Φ50×150（mm）；油缸数量：1个。","T202141410182","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LYF-430型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2680×1580×1470mm；配套拖拉机标定功率：51.4～66.1kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4×2个；犁体幅宽：300mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：1200mm；犁体纵向距离：670mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～300mm；油缸型号：Φ63×168（mm）；油缸数量：1个。","T202141410179","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","结构型式   悬挂式  工作状态外形尺寸（长×宽×高）  2900×1550×1300mm   配套拖拉机标定功率  55.2～66.1  kW  翻转机构型式  液压式；全翻转式   犁体类型  基本（通用）型  犁体数量  左5右5  个   犁体幅宽  250mm    犁铧类型  通用型(凿型)   犁壁类型  整体式    总工作幅宽   1250mm    犁体纵向距离   600mm    犁轮类型   限深轮   限深轮调节范围   10～40mm   油缸型号  Ф80×185","T202113130735","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3250*1900*1300、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：镜面、犁体工作幅宽（mm）:270","T202113130561","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河南龙神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-528","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm","结构型式： 悬挂式,  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3850×1815×1545mm.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.结构质量：890kg 配套动力：88.2-102.9kW.\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：5×2个.   犁体幅宽：280mm.\n犁铧类型：通用型（凿型）  犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1400mm.\n犁轮类型：限深轮.   犁轮数量：1个.\n限深轮调节范围：150-200mm.油缸型号：1#.   油缸数量：1个.","T202241410043","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","结构型式： 悬挂式.  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3400×1560×1260mm 配套拖拉机标定功率：55.1～73.5kW  翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用型），犁体数量：5×2个 犁体幅宽：250mm,犁铧类型：梯形，犁壁类型：整体式，总工作幅宽：1250mm,犁体纵向距离：600mm,犁轮类型：限深轮，限深轮调节范围：120～220mm,油缸型号：5#，油缸数量：1个","T202141410162","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","结构型式: 悬挂式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3870×2175×1790,犁体数量 个:5×2,犁体幅宽:300mm","T202241410058","2027-03-30","110.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-550","铧体个数:5×2铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式：液压翻转可调幅；外形尺寸：5380×2760×1740；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构：液压翻转油缸；数量为：1；犁体数量：10（5×2）；犁体类型：栅条；犁体工作宽幅：500mm；调幅犁调整范围：330/380/440/500；限深轮类型：橡胶；数量：1；限深范围：0～350mm；其他油缸数量1个。","黑垦鉴2018031","2022-12-31","144","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-650","铧体个数:6×2铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式: 悬挂式,双向犁,调幅犁;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6170×2250×1740;配套动力:183.8～220.6kw;翻转机构型式:液压式,半翻转式;犁体类型：基本（通用）型；犁体数量 :6×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;犁铧类型：梯型,可换铧尖型；犁壁类型：组合式,栅条式；总工作幅宽:1980/2280/2640/3000mm;犁体纵向距离:1000mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸规格：DZ100/50-120，DZ90/045-234；油缸数量：2个.","T20200606341","2026-03-04","220","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-650A","铧体个数:6铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 6520×3500×1980;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:6+6;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2640/3000mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ100/50-120、DZ090/40-320、DZ100/45x0300;油缸数量：3个","T202037370297","2025-12-29","183","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-750","铧体个数:7×2铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33/38/44/50cm","结构形式：牵引式、调幅犁；工作状态外形尺寸：8860×2680×1790；配套拖拉机动力：198.6～235.4kw；翻转机构形式：液压式、半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：7×2；犁体幅宽：330/380/440/500mm；犁铧类型：通用型(凿型),可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2310/2660/3080/3500mm；犁体纵向距离：1000mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：100～350mm；油缸规格：DZ080/40x245，DZ080/40x0320，D115-500，ME090x255；油缸数量：1，1，2，1","T202206060070","2027-01-26","235","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3430×1760×1500；配套拖拉机标定功率kw：≥80.9；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：10（5+5）；犁体幅宽mm：270；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1350；犁体纵向距离：530；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围：50-260；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1 。","T201914140016","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-527S","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称  1LF-527S型液压翻转犁\n结构型式  悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高)(㎜)  3265×1920×1500\n配套拖拉机标定功率(kW)  80.9～95.6\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  5×2\n犁体幅宽(㎜)  270\n犁铧类型  通用型（凿型）\n犁壁类型  栅条式\n总工作幅宽(㎜)  1350\n犁体纵向距离(㎜) 580\n犁轮类型  限深轮\n犁轮数量(个)  2\n限深轮调节范围(㎜) 150、280\n油缸型号  63×32×145（365）\n油缸数量(个)1","T202241410007","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称   1LFY-527型液压翻转犁\n结构型式  悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）(㎜)  3060×1810×1370\n配套拖拉机标定功率(kW) 66.2～80.9\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  5×2\n犁体幅宽(㎜)  270\n犁铧类型  通用型（凿型）\n犁壁类型  整体式\n总工作幅宽(㎜)  1350\n犁体纵向距离(㎜)  600\n犁轮类型  限深轮\n犁轮数量(个)  2\n限深轮调节范围(㎜)  120、250\n油缸型号  Φ63×150（mm）\n油缸数量(个)  1","T202141410163","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-528","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：3380×1810×1490；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：5×2；犁体幅宽㎜：280；","T202141410156","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-528","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:28cm","型号名称:1LF-528型液压翻转犁;工作状态外形尺寸(长X宽X高):3290×1790×1350mm;结构型式:悬挂式;配套拖拉机标定功率：51.5～58.8kW;翻转机构型式:液压式、全翻转式;犁体类型:基本(通用）型;犁体数量:5×2;犁体幅宽:280mm;犁铧类型:通用型（凿型）;犁壁类型:整体式;总工作幅宽:1400mm;犁体纵向距离:480mm;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:110～250mm;油缸型号:Φ76×170mm;油缸数量:1个;","T202141410211","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","型号名称：1LFD-530型液压翻转犁；结构型式： 悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3370×2160×1590mm；配套拖拉机标定功率：102.9～132.3kW；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5×2个；犁体幅宽：300mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1500mm；犁体纵向距离：590mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～250mm；油缸型号：70×40；油缸数量：1个；","T202241410026","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","型号名称：1LYF-530型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3700×1745×1500mm；配套拖拉机标定功率：66.1～80.8kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5×2个；犁体幅宽：300mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：1500mm；犁体纵向距离：710mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～300mm；油缸型号：Φ70×168（mm）；油缸数量：1个。","T202141410167","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁","1LYF-235","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:2铧 ","结构型式：全悬挂双向液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：2010×1240×1380；结构质量kg：454；配套拖拉机标定功率kW：36.8～51.5；犁体工作幅宽cm：35；悬挂类型：全悬挂；翻转机构型式：液压驱动；犁体数量：4(2+2；犁体纵向距离cm：80；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.285(35:80)；犁体水平基面到犁架底面的高度mm：615；最大耕深cm：28；犁架主梁底面宽度mm：80；每米工作幅宽质量kg：640；运输间隙cm：35；后通过角°：20；犁轮类型：钢制轮；犁轮数量：1；犁轮直径×宽度mm：380×130；限深轮调节范围cm：6。工作速度km/h：3～5；生产效率ha/h：0.2～0.35。","晋201833","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-342","翻转犁:是 ;犁体幅宽:42cm;铧体个数:3铧 ","结构型式  悬挂式  工作状态外形尺寸（长×宽×高）  3550×2180×1820 mm 配套拖拉机标定功率    99.3～110.3  kW  翻转机构型式 液压式；全翻转式   犁体类型  基本（通用）型  犁体数量  左3右3  个  犁体幅宽  420mm  犁铧类型  可换铧尖型  犁壁类型  栅条式   总工作幅宽   1260mm   犁体纵向距离  800mm   犁轮类型  限深、运输一体轮  限深轮调节范围  0～200mm  油缸型号 Ф80×185","T202113130700","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","参数：配套动力：73.5-88.2kW、单犁体幅宽：350mm、工作幅宽：1400mm、外形尺寸（长×宽×高）：3250×1800×1450mm、最大耕深：280mm、犁体数量  左4，右4个；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式","T201913130231","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式  悬挂式  工作状态外形尺寸（长×宽×高）   4350×2050×1820  mm  配套拖拉机标定功率   102.9～117.6 kW  翻转机构型式  液压式；全翻转式   犁体类型  基本（通用）型  犁体数量  400mm  犁铧类型  可换铧尖型  犁壁类型  栅条式  总工作幅宽  1600mm   犁体纵向距离  780mm  犁轮类型  限深、运输一体轮  限深轮调节范围  0～200  mm油缸型号  Ф80×185","T202113130734","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北昌鸿农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3350*1700*1690；配套拖拉机标定功率（KW）:88.2-165.4;翻转机构型式：液压式全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各4；犁体幅宽(mm)：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：\n栅条式；总工作幅宽（mm）:1400;犁体纵向距离（ mm）660;犁轮类型：限深/运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：0-200；油缸型号：73*35*170；油缸数量（个）：1","T201913130139","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北昌鸿农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3850*2050*1900；配套拖拉机标定功率（KW）:95.6-165.4;翻转机构型式：液压式全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各4；犁体幅宽(mm)：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：\n栅条式；总工作幅宽（mm）:1600;犁体纵向距离（ mm）：660;犁轮类型：限深/运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：0-200；油缸型号：76*35*225；油缸数量（个）：1","T201913130138","2024-12-08","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:悬挂式,调幅犁;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3860×2210×1790;\n翻转机构型式:液压式,全翻转式;\n犁体类型:基本（通用）型;\n犁体数量\t个:左右各3;\n犁体幅宽\tmm:450.500.550.600;\n犁铧类型:可换铧尖型;\n犁壁类型\t:栅条式;\n总工作幅宽mm:1350.1500.1650.1800;\n犁体纵向距离mm:1060;\n犁轮类型:限深、运输一体轮;\n犁轮数量\t个:1;\n油缸数量\t个:1;","T202213130048","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:3650*2300*1760、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各4、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:350","T202113130560","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4180*2180*1750、机器质量（kg）:1350、配套拖拉机标定功率（kw）:110.2-132.8、与拖拉机配套连接方式：悬挂式、悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂、翻转机构形式：液压式、全翻转式、犁体数量（个）：左右各4、犁体工作幅宽（mm）:400、犁体纵向距离（mm）:1000、总工作幅宽（mm）：1600","T202013130141","2025-10-15","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北中友机电设备有限公司","悬挂翻转调幅铧式犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFT-350悬挂翻转调幅铧式犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：3450×2240×1730\n配套拖拉机标定功率kw：80～102\n翻转机构型式：液压式\n犁体类型： 基本（通用）型\n犁体数量（个）：左右各3个\n犁体幅宽（㎜）：330、380、440、500\n犁铧类型： 可换铧尖型\n犁壁类型： 栅条式\n总工作幅宽（㎜）：990、1140、1320、1500\n犁体纵向距离（㎜）：900\n犁轮类型： 限深、运输一体轮\n犁轮数量（个）：1\n限深轮调节范围（㎜）：250～400\n油缸型号：80-45-240\n油缸数量（个）：1","T202113130569","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","配套动力范围（kW）：66.1-73.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2625×1600×1700；结构质量（kg）：700；犁体数量（个）：6（左右各3个)；翻转机构型式：液压式、全翻转式。","T202141410166","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南龙神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式,  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4315×2230×1700mm\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.结构质量：1370kg ，配套动力：117.6-147.1kW\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：4×2个.   犁体幅宽：400mm.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1600mm.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1个.\n限深轮调节范围：140-250mm.\n油缸型号：2#.   油缸数量：1个.","T202241410049","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3925×2190×1850，犁体数量 个：3×2，犁体幅宽:600mm","T202241410053","2027-03-30","110.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式: 悬挂式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3550×2085×1790，犁体数量 个：4×2，犁体幅宽：350mm","T202241410056","2027-03-30","73.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4250×2270×1820,犁体数量 个 :4×2,犁体幅宽：450mm","T202241410057","2027-03-30","110.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-L360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-L360型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸：3600×2000×1400mm\n配套拖拉机标定功率：103.7-118.5kw\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：正反各3\n犁体幅宽：600mm\n犁铧类型：通用型(凿型) 、可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1800mm\n犁体纵向距离：1050mm\n犁轮类型：限深运输一体轮\n犁轮数量：1\n限深轮调节范围：220-300mm","T202132320224","2026-09-05","118.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-L460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LF-L460型液压翻转犁\n结构型式:悬挂式\n工作状态外形尺寸:4800×2000×1900\n配套拖拉机标定功率:118.5-133.3kw\n犁体类型:基本（通用）型\n犁体数量:正反各4\n犁体幅宽:600mm\n犁铧类型:通用型(凿型) 、可换铧尖型\n犁壁类型:栅条式\n总工作幅宽:2400mm\n犁体纵向距离:1050mm\n犁轮类型:限深运输一体轮\n犁轮数量:1\n限深轮调节范围:220-300mm","T202132320225","2026-09-05","133.3","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-355","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号规格 : 1LFY-355；结构形式 : 液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜ : 3755×2020×1830；结构型式 : 悬挂式；配套拖拉机标定功率(kW）：102.9-132.3；犁体幅宽(㎜)：550；犁体数量 :3×2；总工作副宽(㎜)：1650；限深轮调节范围(㎜) : 125-270.","T202241410022","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-446","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格 : 1LFYT-446；结构形式 : 液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜ : 4080×2040×1700；与拖拉机配套连接方式 : 悬挂式.调幅犁；翻转机构形式 : 液压式、全翻转式；配套拖拉机标定功率(kW）：88.2-102.9；犁体数量 :4×2；总工作副宽(㎜)：最小：1400、最大：1840；限深轮调节范围(㎜) : 150-300；","T202141410219","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-454","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号规格 : 1LFYT-454；结构形式 : 液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜ : 4300×2350×1800；与拖拉机配套连接方式 : 悬挂式.调幅犁；翻转机构形式 : 液压式、全翻转式；配套拖拉机标定功率(kW）：117.6-132.3；犁体数量 :4×2；总工作副宽(㎜)：最小：1600、最大：2160；限深轮调节范围(㎜) : 150-320；","T202141410218","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:44/50cm;铧体个数:3铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 3450×1920×1720;翻转犁机构型式：液压式、全翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:3+3;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:1320/1500mm;犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ70/40-240;油缸数量：1个","T201937370043","2024-10-24","132","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53/60cm;铧体个数:4铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 5120×2910×1960;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:4+4;犁体工作宽幅：530、600mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2120/2400mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ090/45-234、DZ100/50x0280;油缸数量：2个","T202037370300","2025-12-29","147","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县豪横农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长3800X宽2100X高1750）mm,配套拖拉机标定功率88.2kw～132.3kw，犁体数量左右个4个共8个，犁体幅宽350mm,总工作幅宽1400mm,犁体纵向距离720mm","T202113130539","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县豪横农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长4900X宽2700X高1750）mm,配套拖拉机标定功率102.9kw～169.1kw，犁体数量左右各4个共8个，犁体幅宽500mm,总工作幅宽2000mm,犁体纵向距离1025mm。","T202113130536","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构形式悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）3960mm*1980mm*1800mm；配套拖拉机标定功率88.2-110.2Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽350mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1400mm；犁体纵向距离880mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围80-300mm；油缸型号70-40-240-460；油缸数量1个","T202137370530","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构形式悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）4430mm*2000mm*1800mm；配套拖拉机标定功率110.2-125.0kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽400mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1600mm；犁体纵向距离860mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-400mm；油缸型号70-40-240-460；油缸数量1个","T202137370533","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-3A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:3铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）3520mm*2050mm*1800mm；配套拖拉机标定功率99.2-110.2Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量3+3；犁体幅宽350/400/450/500mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1050/1200/1350/1500mm；犁体纵向距离940/920/890/870mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-400mm；油缸型号70-40-240-460；油缸数量1个","T202137370528","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-4","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）4500mm*2550mm*1800mm；配套拖拉机标定功率99.2-117.6Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽350/400/450/500mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1400/1600/1800/2000mm；犁体纵向距离940/920/890/870mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-400mm；油缸型号90-45-240-480；油缸数量1个","T202137370527","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-4A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45cm;铧体个数:4铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）4440mm*2070mm*1800mm；配套拖拉机标定功率110.2-125.0KW；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽350/400/450mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1400/1600/1800mm；犁体纵向距离940/920/890mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-400mm；油缸型号70-40-240-460；油缸数量1个","T202137370529","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46/50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称:1LFY-350型液压翻转犁；结构型式：悬挂式； 调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3700×2300×1770；配套拖拉机标定功率KW:95.6～140；翻转机构型式：液压式；半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3+3；犁体幅宽mm：460/500；犁铧类型：通用型(凿型)；可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1380/1500；","T201937370004","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LFY-435型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4130×1900×1650；配套拖拉机标定功率KW:88.2～161.7；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：基本型；犁体数量：4+4；犁体幅宽mm：350；","T202037370199","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46/50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LFY-450型液压翻转犁；结构型式: 悬挂式； 调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4350×2650×1770；配套拖拉机标定功率KW:110.3～147;翻转机构型式:液压式；半翻转式;犁体类型:基本（通用）型;犁体数量:4+4;犁体幅宽mm:460/500;","T201937370003","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ","结构形式：悬挂式、调幅犁；犁体数量:4+4;犁体幅宽：350/400/450/500mm;翻转机构型式:液压式、全翻转式:工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4560×2500×1750mm;配套拖拉机标定功率：132.3～169.1kW；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：1400/1600/1800/2000mm;犁体纵向距离:940/920/890/870;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1;限深轮调节范围:80～420mm;油缸型号:80×70×250;油缸数量:1","T202137370397","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","配套动力范围（kW）：147-191；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4030*2350*1830；犁体数量（个）：3+3；翻转机构型式：液压翻转","T202037370286","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：110-150；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4500*2200*1770；犁体数量（个）：4+4；翻转机构型式：液压翻转","T201937370078","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（kW）：132.3-176.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4600*2650*1770；犁体数量（个）：4+4；翻转机构型式：液压翻转","T201937370077","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁","1LYF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸 （长×宽×高）mm：2680×1435×1440；与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：Φ50/32×180；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：6（3+3）；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽mm：350；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm:120-180。","晋201834","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-340A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3090×1770×1625；配套拖拉机标定功率kw：≥66.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：6（3+3）；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽mm：1200；犁体纵向距离：790；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围：100-300；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1。","T201914140026","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-340C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3100×1810×1650；配套拖拉机标定功率kw：≥88.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：6（3+3）；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1200；犁体纵向距离：815；犁轮类型：限深轮、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：0-270；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1 。","T201914140025","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-350C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4060×2220×1790；配套拖拉机标定功率kw：≥110.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：6（3+3）；犁体幅宽mm：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1500；犁体纵向距离：1040；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：80-190；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1 。","T202014140038","2025-12-21","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸 （长×宽×高）mm：3300×1470×1433；与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：Φ80/50×250；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：8（4+4）；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽mm：350；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm:140-200。","晋201832","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-440A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3860×2060×1625；配套拖拉机标定功率kw：≥80.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：8（4+4）；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽mm：1600；犁体纵向距离：790；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围：100-300；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1。","T201914140024","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-440B","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3930×1890×1600；配套拖拉机标定功率kw：≥80.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：8（4+4）；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1600；犁体纵向距离：815；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围：100-300；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1。","T201914140023","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-440C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3910×2050×1650；配套拖拉机标定功率kw：≥132.4；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：8（4+4）；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1600；犁体纵向距离：815；犁轮类型：限深轮、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：0-270；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1 。","T201914140022","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-450C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5040×2660×1790；配套拖拉机标定功率kw：≥154.4；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：8（4+4）；犁体幅宽mm：500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：2000；犁体纵向距离：1040；犁轮类型：限深轮、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：80-190；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1 。","T202014140039","2025-12-21","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称  1LFY-435型液压翻转犁\n结构型式  悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高)(㎜)  3455×2200×1640\n配套拖拉机标定功率(kW)  88.2～103\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  4×2\n犁体幅宽(㎜)  350\n犁铧类型  通用型（凿型）\n犁壁类型  整体式\n总工作幅宽(㎜)  1400\n犁体纵向距离(㎜) 780\n犁轮类型  限深轮\n犁轮数量(个)  2\n限深轮调节范围(㎜0  130、250\n油缸型号  Φ70×150（mm）\n油缸数量(个)1","T202141410186","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LF-435；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3105×2100×1385mm；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：Ys63/35×160-400；翻转机构油缸数量：1个；犁体数量：8（4＋4）个；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：350mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：150～300mm。","豫2018004","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：2350×1330×1550；结构形式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：35；单侧犁体个数：3；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；","T202041410014","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：3815×2155×1850；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：3×2；犁体幅宽㎜：\n500；","T202141410154","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4080×2290×1700；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：4×2；犁体幅宽㎜：\n400；","T202141410155","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4100×1880×1620；结构型式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：50；单侧犁体个数：4；与拖拉机连接方式：悬挂式；","T202041410013","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","天津库恩农业机械有限公司","液压翻转犁","MULTI-MASTER 1234T","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长x宽x高）：5600x1950x1800mm\n翻转机构型式：液压式，全翻转式\n犁体数量：主犁正反4对，副犁正反4对\n犁体工作宽幅：450mm\n总工作幅宽：1800mm\n犁铧类型:通用型、可换犁尖型\n犁壁类型：栅条式\n犁轮类型：限深轮\n犁轮数量：1个\n油缸数量：1个","T202012120038","2025-06-28","0","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称:1LF-435型液压翻转犁;工作状态外形尺寸(长X宽X高):3110×1915×1560mm;结构型式:悬挂式;配套拖拉机标定功率：66.15～80.9kW;翻转机构型式:液压式、全翻转式;犁体类型:基本(通用）型;犁体数量:4×2;犁体幅宽:350mm;犁铧类型:通用型（凿型）;犁壁类型:整体式;总工作幅宽:1400mm;犁体纵向距离:600mm;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:145～280mm;油缸型号:Φ86×170mm;油缸数量:1个;","T202141410210","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFT-350型液压翻转调幅犁；结构型式： 悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500×2000×1740mm；配套拖拉机标定功率：88.2～117.6kW；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3×2个；犁体幅宽：最小350、最大500mm；犁铧类型：通用型(凿型)、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：最小1050、最大1500mm；犁体纵向距离：930mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：180～330mm；油缸型号：70×40；油缸数量：1个；","T202241410024","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFT-450型液压翻转调幅犁；结构型式： 悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4650×2450×1760mm；配套拖拉机标定功率：132.3～161.7kW；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4×2个；犁体幅宽：最小350、最大500mm；犁铧类型：通用型(凿型)、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：最小1400、最大2000mm；犁体纵向距离：930mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：180～330mm；油缸型号：70×40；油缸数量：1个；","T202241410023","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-345","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LYF-345型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2670×1535×1465mm；配套拖拉机标定功率：66.1～80.8kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3×2个；犁体幅宽：450mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：1350mm；犁体纵向距离：830mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～320mm；油缸型号：Φ63×168（mm）；油缸数量：1个。","T202141410181","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LYF-435型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3080×1730×1490mm；配套拖拉机标定功率：73.5～88.2kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4×2个；犁体幅宽：350mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：1400mm；犁体纵向距离：800mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～300mm；油缸型号：Φ63×168（mm）；油缸数量：1个。","T202141410178","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LYF-445型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3700×1750×1550mm；配套拖拉机标定功率：73.5～88.2kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4×2个；犁体幅宽：450mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：1800mm；犁体纵向距离：820mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：120～320mm；油缸型号：Φ63×168（mm）；油缸数量：1个。","T202141410177","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","犁体数量（个）主：3x2；副：3x2，工作幅宽（mm):500","新2018253","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4800×2300×1750，犁体数量（个）主：4×2/副：4×2，犁体幅宽（mm）：500。","GZNJ/TJ 2019-246","2024-08-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-J353","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长x宽x高）mm：3400x1920x1750; 犁体数量主：3x2:副：3x2 ，犁体幅宽（mm):530","T202161610112","2026-05-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-J440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高）mm:4400×2100×1750,犁体数量:主：4×2；副：4×2,犁体幅宽mm:400","T202161610113","2026-05-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3800×1940×1720;犁体幅宽（mm）:350-500;犁体数量（个）：3×2；","T202265650045","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","犁体数量（个）主：3x2；副：3x2，工作幅宽（mm):450、500、550、600","新2018255","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm:4600×2300×1720;犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）:500;总工作幅宽（mm）：1400-200；犁体纵向具体（mm）:1000","T202265650046","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）主：4x2；副：4x2，工作幅宽（mm):450、500、550、600","新2018259","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-G460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:4铧 ","外形尺寸（长×宽×高)mm:5500×2850×2000,犁体数量(个）：主：4×2；副：4×2，犁体幅宽（mm):600","T202161610115","2026-05-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-J360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4200×2100×1800,犁体数量(个)主：3×2/副：3×2,犁体幅宽(mm)最小：450/最大:600","GZNJ/TJ 2019-223","2024-08-14","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","液压翻转双向犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）  3760×2000×1460 mm 配套拖拉机标定功率 88.2～110.3 kW  翻转机构型式 液压式；全翻转式 犁体数量 左5、右5个 犁壁类型 组合式  总工作幅宽 1750mm  犁体纵向距离 680mm  犁轮类型 限深、运输一体轮  限深轮调节范围 150～250 mm  油缸型号  80-475","T202013130369","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式:悬挂式,调幅犁;\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5310×2970×1800;\n翻转机构型式:液压式,全翻转式;\n犁体类型:基本（通用）型;\n犁体数量\t个:左右各5;\n犁体幅宽\tmm:350.400.450.500;\n犁铧类型:可换铧尖型;\n犁壁类型:栅条式;\n总工作幅宽mm:1750.2000.2250.2500;\n犁体纵向距离\tmm:900;\n犁轮类型:限深、运输一体轮;\n犁轮数量\t个:1;\n油缸数量\t个:1;","T202213130049","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北锐宏机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：双向犁、工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）:4420*1970*1720、与拖拉机联接方式：悬挂式、翻转机构型式：液压、犁体数量（个）：左右各5、犁体类型：栅条、犁体工作幅宽（mm）:350","T202113130559","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式： 悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4180×2225×1790，犁体数量 个：5×2，犁体幅宽：350mm","T202241410059","2027-03-30","117.6","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河南省顺宏农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:5铧 ","结构型式: 悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×3450×1850，犁体数量 个：5×2，犁体幅宽：600mm","T202241410060","2027-03-30","176.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LF-550型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸cm：550×250×190\n拖拉机连接方式：三点悬挂\n翻转形式：双向翻转\n犁体数量：正反各5\n工作幅宽cm：250\n调整幅宽范围cm：165-250\n犁体类型：栅条式\n犁轮类型：限深运输一体轮\n犁轮数量：1\n限深轮调节范围cm：22-30","T202132320354","2026-12-01","161","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-L560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LF-L560型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸：5500×2000×1900 mm\n配套拖拉机标定功率：162.9-192.5 kw\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：正反各5个\n犁体幅宽：600 mm\n犁铧类型：通用型(凿型) 、可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：3000 mm\n犁体纵向距离：1050 mm\n犁轮类型：限深运输一体轮\n犁轮数量：1 个\n限深轮调节范围：220-300 mm","T202132320226","2026-09-05","192.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-550A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:44/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 5790×2930×1740;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:5+5;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2200/2500mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ100/50-120、DZ090/40-320、DZ100/45x0300;油缸数量：3个","T202037370299","2025-12-29","154","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:53/60cm;铧体个数:5铧 ","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 6250×3470×1970;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:5+5;犁体工作宽幅：530、600mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:2650/3000mm;犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：UM090/045×0300、DZ100/50-120;油缸数量：2个","T202037370298","2025-12-29","162","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","宁晋县保农农牧机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称:1LF-550液压翻转犁 结构型式:悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）5700X3100X1750mm配套拖拉机标定功率:147.1-176.5kW 翻转机构型式:液压式 全翻转式 犁体类型:基本（通用）型 犁体数量:左右各5犁体幅宽:500mm 犁铧类型:可换铧尖型 犁壁类型:栅条式 总工作幅宽:2500mm 犁体纵向距离:1100mm犁轮类型:限深、运输一体轮 犁轮数量:1个 限深轮调节范围：0-300mm 油缸型号：Ф80-40-205 油缸数","T201913130097","2024-12-08","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-5","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）5500mm*2900mm*1800mm；配套拖拉机标定功率154.4-220.5Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽350/400/450/500mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1750/2000/2250/2500mm；犁体纵向距离940/920/890/870mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-400mm；油缸型号90-45-240-480；油缸数量1个","T202137370532","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-5A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）5800mm*2910mm*2000mm；配套拖拉机标定功率147.0-220.5Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽350/400/450/500mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽1750/2000/2250/2500mm；犁体纵向距离940/920/890/870mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围150-380mm；油缸型号DZ100/50-120-1050EIN+DZ90/45-450-750+DZ90/45-234HPS3AR；油缸数量3个","T202137370531","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-6","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:6铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）6050mm*3880mm*2000mm；配套拖拉机标定功率161.7-220.5Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量6+6；犁体幅宽350/400/450/500mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽2100/2400/2700/3000mm；犁体纵向距离940/920/890/870mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围150-380mm；油缸型号DZ100/50-120-615EIN+DZ90/45-234HPS3AR；油缸数量2个","T202137370535","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-6A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:6铧 ","结构形式悬挂式、调幅犁；外形尺寸（长*宽*高）6680mm*3980mm*2000mm；配套拖拉机标定功率161.7-220.5Kw；翻转机构形式液压式、全翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量6+6；犁体幅宽350/400/450/500mm；犁铧类型通用型、可换铧尖型；犁壁类型组合式、栅条式；总工作幅宽2100/2400/2700/3000mm；犁体纵向距离940/920/890/870mm；犁轮类型限深运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围150-380mm；油缸型号DZ100/50-120-1050EIN+DZ90/45-450-750+DZ90/45-234HPS3AR；油缸数量3个","T202137370534","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称:1LFY-535型液压翻转犁；结构型式：悬挂式； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5000×2300×1650；配套拖拉机标定功率KW：125～176.4；翻转机构型式：液压式、半翻转式；犁体类型：基本型；犁体数量：5+5；犁体幅宽mm：350；","T202037370198","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46/50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称:1LFY-550型液压翻转犁；结构型式：悬挂式； 调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5700×2900×1770；配套拖拉机标定功率KW：≥161.8；翻转机构型式：液压式；半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5+5；犁体幅宽mm：460/500；","T201937370005","2024-08-08","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","山东大华机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧 ","结构形式：悬挂式、调幅犁；犁体数量:5+5;犁体幅宽：350/400/450/500mm;翻转机构型式:液压式、全翻转式:工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5200×3260×1800mm;配套拖拉机标定功率：154.4～205.8kW；犁体类型：基本（通用）型；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：组合式、栅条式；总工作幅宽：1750/2000/2250/2500mm;犁体纵向距离:940/920/890/870;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1;限深轮调节范围:80～420mm;油缸型号:80×70×250;油缸数量:1","T202137370396","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","配套动力范围（kW）：132.3-176.4；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4950*2250*1780；犁体数量（个）：5＋5；翻转机构型式：液压翻转","T202037370287","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","配套动力范围（kW）：150-200；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5500*3100*1800；犁体数量（个）：5＋5；翻转机构型式：液压翻转","T201937370076","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4360×2310×1540；配套拖拉机标定功率kw：≥88.2；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：10（5+5）；犁体幅宽mm：350；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽mm：1750；犁体纵向距离：755；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围：100-300；油缸规格：Φ80/40×250；油缸数量：1。","T202114140059","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-540A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4695×2420×1625；配套拖拉机标定功率kw：≥117.6；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用型）；犁体数量：10（5+5）；犁体幅宽mm：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽mm：2000；犁体纵向距离：790；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围：100-300；油缸规格：Φ80/50×250；油缸数量：1。","T201914140021","2024-09-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称  1LFY-535型液压翻转犁\n结构型式  悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高)(㎜)  4285×2545×1640\n配套拖拉机标定功率(kW)  103～117.6\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  5×2\n犁体幅宽(㎜)  350\n犁铧类型  通用型（凿型）\n犁壁类型  整体式\n总工作幅宽(㎜)  1750\n犁体纵向距离(㎜) 780\n犁轮类型  限深轮\n犁轮数量(个)  2\n限深轮调节范围(㎜0  130、250\n油缸型号  Φ70×150（mm）\n油缸数量(个)1","T202141410164","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","商丘市金黄河农机有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号规格：1LF-535；结构型式：液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3835×2345×1385mm；与拖拉机配套连接方式：悬挂式；翻转机构型式：液压；翻转机构油缸型号：Ys63/35×160-400；翻转机构油缸数量：1个；犁体数量：10（5＋5）个；犁体类型：基本型；犁体工作幅宽：350mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：150～300mm。","豫2018005","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：4820×2640×1700；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量个：5×2；犁体幅宽㎜：400；","T202141410153","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","商丘市庆丰农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：5100×2380×1620；结构型式：悬挂式；单犁体幅宽㎝：50；单侧犁体个数；5；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；","T202041410012","2025-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","天津库恩农业机械有限公司","五铧翻转犁","MULTI-MASTER 153 5T","翻转犁:是 ;犁体幅宽:36cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式、调幅犁\n工作状态外形尺寸（长x宽x高）：6100×2450×1770\n配套拖拉机标定功率：135～165kW\n翻转机构型式：液压式，全翻转式\n犁体数量：主犁：10，副犁10\n犁体工作宽幅：360/400/450mm\n总工作幅宽：1800/2000/2250mm\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n犁轮类型：限深轮\n犁轮数量：1个\n油缸数量：1个","T20190606056","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","天津库恩农业机械有限公司","五铧翻转犁","MULTI-MASTER 183 5T","翻转犁:是 ;犁体幅宽:36cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式、调幅犁\n工作状态外形尺寸（长x宽x高）：6300×2700×1970\n配套拖拉机标定功率：118～202kW\n翻转机构型式：液压式，全翻转式\n犁体数量：主犁：10，副犁10\n犁体工作宽幅：360/400/450/510 mm\n总工作幅宽：1800/2000/2250/2550mm\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n犁轮类型：限深轮\n犁轮数量：1个\n油缸数量：1个","T20190606055","2024-12-31","0","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","西峡县明鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称:1LF-535型液压翻转犁;工作状态外形尺寸(长X宽X高):3630×2175×1560mm;结构型式:悬挂式;配套拖拉机标定功率：73.5～95.5kW;翻转机构型式:液压式、全翻转式;犁体类型:基本(通用）型;犁体数量:5×2;犁体幅宽:350mm;犁铧类型:通用型（凿型）;犁壁类型:整体式;总工作幅宽:1750mm;犁体纵向距离:600mm;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:145～280mm;油缸型号:Φ86×170mm;油缸数量:1个;","T202141410209","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFD-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LFD-535型液压翻转犁；结构型式： 悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4250×2310×1760mm；配套拖拉机标定功率：117.6～161.7kW；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5×2个；犁体幅宽：350mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1750mm；犁体纵向距离：720mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：170～300mm；油缸型号：70×40；油缸数量：1个；","T202241410025","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","郑州市华丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LYF-535型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3800×1950×1520mm；配套拖拉机标定功率：88.2～117.6kW；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5×2个；犁体幅宽：350mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：整体式；总工作幅宽：1750mm；犁体纵向距离：760mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：120～300mm；油缸型号：Φ70×168（mm）；油缸数量：1个。","T202141410176","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式:悬挂式调幅犁，\n工作尺寸：5620*2270*1750mm\n配套动力;132~176KW\n犁铧类型：梯形，可换铧尖型\n总工作幅宽：1750~2500mm\n限深轮类型：23*10-10限深轮\n犁体数量：5*2个","T202265650044","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）：主：5x2；副：5x2，工作幅宽（mm):450、500、550、600。","新2018256","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","单轴;耕幅1400MM;外形尺寸(长×宽×高):900×1650×1050MM;耕深:120-160MM;配套动力:22.1-29.4KW;结构质量:276KG;总安装刀数:40把,旋耕刀型号:IT225","T201913130226","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","型号名称：1GN-125型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：980X1500X1050mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：125cm；\n耕深：旱耕8~16cm；水耕10~18cm\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式\n传动型式：中间齿轮传动\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：228（n动=540）r/min、228（n动=720）r/min；\n刀辊最大回转半径:225mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:30把\n旋耕刀型号：IT225\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：18.4~22.0KW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031160","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-125型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：940×1335×990（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：125cm；耕深：8～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：233r/min；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：28把；旋耕刀型号：IT195/IT195左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：13.2～18.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min。","T202100431877","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-130","耕幅:1.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：920*1560*1052；配套动力范围(kW)：18.4-22.0；结构质量（kg）：250；工作幅宽(cm)130；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：28；旋耕刀型号：IT225；","T202100031178","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：920*1632*1052；配套动力范围(kW)：18.4-22.0；结构质量（kg）：260；工作幅宽(cm)140；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：30；旋耕刀型号：IT225；","T202100031178","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-125SK","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：950×1500×980㎜；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽(cm)：125；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：  235（n动=540）、265（n动=720；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数(把)：26；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：14.7～18.4；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321626","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-140SK","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：950×1650×980㎜；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽(cm)：140；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：  235（n动=540）、265（n动=720；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数(把)：30；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：18.4-22.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321626","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","1GKN-140结构形式：框架式；外形尺寸(长X宽X高)mm:950X1680X1000;配套动力范围（KW）:18.4~25.7;结构质量（kg）:310;工作幅宽（cm）:140;传动方式：中间；总安装刀数量（旋耕，把）：40；旋耕刀型号：IT225。","T202100621941","2026-12-30","18.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-100","耕幅:1m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:100cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1040×1170×990mm;配套拖拉机标定功率范围:14.7~22.1kW;作业速度范围:0.5~1.0m/s;耕深:8~18cm;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:178（n动=540）/ 257（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数:22把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：540；780r/min","T202100031142","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:125cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1040×1420×990mm;配套拖拉机标定功率范围:18.4~25.7kW;作业速度范围:0.5~1.0m/s;耕深:8~18cm;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:178（n动=540）/ 257（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数:30把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：540；780r/min","T202100031142","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：780×1380×995；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：125；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：228；刀轴最大回转半径mm：225；刀轴总安装刀数：28；旋耕刀型号：ⅠT225左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围≥22.1；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540.","T202114140063","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-130","耕幅:1.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：890×1480×1090；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：130；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：228；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：30；旋耕刀型号：ⅠT245左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:22.05-25.7；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540.","T202014140034","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：890×1580×1090；作业速度范围m/s：0.28-1.1；工作幅宽cm：140；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：228；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：34；旋耕刀型号：ⅠT245左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:22.05-33；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540.","T202014140034","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm)：970×1410×960，作业速度范围(m/s):0.28-1.25,工作幅宽(cm)：125,耕深(cm)：12-18,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min)：229,刀辊最大回转半径(mm)：225，刀辊总安装刀数(把）：32，旋耕刀型号：ⅠT225，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：14.7-29.4，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540。","T202113130504","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","1GQN-125型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：860×1380×1020；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：125；\n耕深（㎝）： ≥8；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：225；\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：195；\n刀轴总安装刀数（把）：28；\n旋耕刀型号：IT195；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：17.6～22.0；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540；","T202100341686","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.40m;单轴:是 ","1GQN-140型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：850×1500×1040；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：140；\n耕深（㎝）： ≥8；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：230\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：195；\n刀轴总安装刀数（把）：32；\n旋耕刀型号：IT195；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：22.0～25.7；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540；","T202100341686","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：920×1350×1000mm；结构质量：180kg；幅宽：125cm；耕深：≥12cm；中间齿轮传动；标准三点悬挂；总安装刀数：32把","T202100371799","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：920×1530×1000mm；结构质量：200kg；幅宽：140cm；耕深：≥12cm；中间齿轮传动；标准三点悬挂；总安装刀数：36把","T202100371799","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","耕幅1.25m，重量190kg","T202100370832","2026-08-31","20","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","耕幅1.40m，重量230kg","T202100370832","2026-08-31","20","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n920×1350×1000\n作业速度范围\nm/s\n0.4～1.1\n工作幅宽\ncm\n125\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间齿轮传动\n运输方式\n/\n普通型\n刀辊设计转速\nr/min\n227\n刀辊最大回转半径\nmm\n225\n刀辊总安装刀数\n把\n32\n旋耕刀型号\n/\nIT225\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n18.4～25.7\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540","T202100341706","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:950×1400×990； 2.整机质量(kg): 195； 3.配套动力(kW):18.4～25.7； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式：中间齿轮传动； 6.工作幅宽(cm):125； 7.刀辊回转半径(mm): 195; 8.旋耕刀数量(把): 28； 9.耕深(cm): ≥8; 10.旋耕刀型号：S195;","T202100341690","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","1.外形尺寸(长×宽×高)mm: 950×1550×990； 2.整机质量(kg): 205； 3.配套动力(kW):18.4～25.7； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式：中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 195； 7.工作幅宽(cm): 140； 8.旋耕刀数量(把): 32； 9.耕深(cm): ≥8; 10.旋耕刀型号：S195;","T202100341690","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-125D","耕幅:1.25m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 ；14.8～22.1 kW；配套拖拉机动力输出轴转速;540/720 r/min ；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式) ：框架式；旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 940×1518×945mm；旋耕机作业速度范围  ：0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽  ：125cm；旋耕机耕深 ： 12～16cm；旋耕机变速箱挡位数  ：1个；旋耕机传动方式（侧边、中间）：中间传动；旋耕机刀辊设计转速：230(n动=540)/307(n动=720)/230(n动=720) r/min ；旋耕机刀辊最大回转半径 ： 230mm；刀轴连接方式：刀座式；旋耕刀型号 ： IT225、IT225 左.","T202100411033","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：950×2060×1160; 作业速度范围：0.6-1.0m/s；工作幅宽cm：180；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:198/265; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:50把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:36.8-44.1；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340269","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式  框架型  整机外形尺寸（长×宽×高）  1120×1940×1060mm  工作幅宽  180cm  耕深  12～18cm   刀轴型式  单轴型   传动型式  中间传动  刀辊最大回转半径  245  mm  刀辊总安装刀数  48把  旋耕刀型号  ⅠT245  功率范围  51.4～66.2  kW  配套拖拉机动力输出轴转速  720r/min","T202113130699","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","单轴;耕幅1600MM;外形尺寸(长×宽×高):1000×1850×1030MM、耕深:120-160MM、配套动力:33.1-40.4KW、结构质量:296KG、总安装刀数:44把、旋耕刀型号:IT245","T201913130225","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","1GKN-180旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×2060×1050；作业速度范围m/s：0.56～1.39；工作幅宽cm：180；耕深cm：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：346；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数/把：50；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板\n；配套拖拉机标定功率范围/kW：58.8～73.5配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202113130663","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北凯丰农业机械有限公司","框架旋耕机","1GQK-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式\t/\t框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t860×1820×1015\n作业速度范围\tm/s\t0.56-1.39\n工作幅度\tcm\t160\n耕深\tcm\t12-16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：295；\n刀辊最大回转半径\tmm：225；\n刀辊总安装刀数把：44；\n旋耕刀型号：IT225；\n限深装置型式\t：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：36.6-44.1；\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；","T202213130047","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北凯丰农业机械有限公司","框架旋耕机","1GQK-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1160×2080×1140；\n作业速度范围\tm/s：0.56-1.39；\n工作幅度\tcm：180；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：295；\n刀辊最大回转半径mm：245；\n刀辊总安装刀数把：52；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：58.8-66.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；","T202213130046","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-160型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：1020X1905X1150mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：160cm；\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型\n刀辊设计转速：236（n动=540）r/min，228（n动=720）r/min；\n刀辊最大回转半径:245mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:42把；\n旋耕刀型号:IT245；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：33.0~36.7kW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031164","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-180型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：1020X2106X1152mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：180cm；\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：236（n动=540）r/min、228（n动=720）r/min；\n刀辊最大回转半径:245mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:50把；\n旋耕刀型号: IT245；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：36.7~44.1kW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031164","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称：1GN-150型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：980X1765X1050mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s\n工作幅宽：150cm；\n耕深：旱耕8~16cm；水耕10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：228（n动=540，锥伞齿轮传动比16：24）r/min\n          228（n动=720，锥伞齿轮传动比13：26）r/min；\n刀辊最大回转半径:225mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:34把；\n旋耕刀型号:IT225；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：25.7~29.4kW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031165","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GN-160型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：980X1945X1050mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：160cm；\n耕深：旱耕8~16cm；水耕10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n传动方式：中间齿轮传动；\n刀轴连接型式：接盘式；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：228（n动=540，锥伞齿轮传动比16：24）r/min、\n          228（n动=720，锥伞齿轮传动比13：26）r/min；\n刀辊最大回转半径:225mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:42把；\n旋耕刀型号:IT225；\n配套拖拉机标定功率范围：29.4~33.0KW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031165","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-160旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1040×1850×960mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽160cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数44把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率36.7-58.8kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130063","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-180旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1160×2058×1120mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽180cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数52把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率58.8-73.5kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130063","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-160旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×1820×960；作业速度范围m/s：0.56～1.39；工作幅宽cm：160；耕深cm：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：42；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围kW：47.8～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720。","T202113130339","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-150型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：940×1700×1015（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：150cm；耕深：8～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：233r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：IT225/IT225左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：25.7～36.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min。","T202100431876","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-165A","耕幅:1.65m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-165A型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1115×1920×1085（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：165cm；耕深：8～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：48把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：35.3～40.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202100431874","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-180A","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-180A型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1140×2065×1070（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：180cm；耕深：8～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～44.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202100431874","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","标定功率:≥44.1kw,动力输出轴转速:540r/min,型号名称:1GK-180,结构形式:框架式,单轴，工作形态外形尺寸:1055*2072*1068mm,作业速度范围:0.9-1.3m/s,工作幅宽:180cm,耕深:18-20cm,变速箱档数:4个,传动方式:侧边,刀辊设计转速:176、274、196、245r/min,刀辊最大回转半径:280mm,刀辊总安装刀数:40把,刀轴连接形式:刀轴法兰盘连接,旋耕刀型号:Ⅰ型旋耕刀,陷深装置形式:滑靴齿轮调节装置.","T202206060076","2027-01-26","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.50m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1740×1060；配套动力范围（kW）：25.7～33.1；结构质量（kg）：280；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225。","T202132320404","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1152；配套动力范围（kW）：22.1～29.4；结构质量（kg）：360；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","T202132320406","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-165","耕幅:1.65m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1020×1910×1160㎜；作业速度范围 （m/s ）：0.56～1.39；工作幅宽(cm)：165；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：235（n动=540）、265（n动=720；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数(把)：42；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：29.4～36.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321591","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-180SK","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1050×2100×1050㎜；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽(cm)：180；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型； 刀辊设计转速（r/min）：  235（n动=540）、265（n动=720；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数(把)：50；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：36.8～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321593","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-160型旋耕机；结构形式:框架型；外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1175×1845×1020；作业速度范围（m/s)：0.56~1.39；工作幅宽(cm)：160；耕深(cm)：12~16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速(r/min)：230；刀辊最大回转半径(mm)：245；刀辊总安装刀数(把):40；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：25.7~33.1；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)540","T202141410098","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","配套动力36.8-51.5kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸850*1700*960 作业速度范围0.56-1.39m/s 工作幅宽150cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速294r/min 最大回转半径225mm 总安装刀数38把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130275","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","配套动力36.8-51.5kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸850*1800*960 作业速度范围0.56-1.39m/s 工作幅宽160cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速294r/min 最大回转半径225mm 总安装刀数42把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130275","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.81m;单轴:是 ","配套动力58.8-73.5kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1220*2100*1200 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽181cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数50把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130277","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:160cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1180×1810×1080mm;配套拖拉机标定功率范围:25.7~36.8kW;作业速度范围:0.5~1.0m/s;耕深:8~18cm;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:265（n动=720）； 287（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:42把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：720；780r/min","T202100031145","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:180cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1080×2070×1090mm;配套拖拉机标定功率范围:36.75~58.8kW;作业速度范围:0.55~1.66m/s;耕深:8~18cm;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:177.8（n动=540）；257（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:50把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：540；780r/min","T202100031145","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1030×1950×1110；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：160；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：42；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:29.4-44.1；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T201914140020","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-160SX","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1485×1845×1100；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：160；耕深cm：22-25；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：270；刀轴总安装刀数：36；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围kw:≥58.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202114140062","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：930×2040×1090；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：170；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：46；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:36.7-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T201914140019","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-180G","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1080×2060×1240；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：180；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：50；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:44.1-62.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T201914140018","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：890×1700×1090；作业速度范围m/s：0.83-1.39；工作幅宽cm：150；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：230；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：38；旋耕刀型号：ⅠT245左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:25.7-33；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540.","T202014140033","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×1810×1110；作业速度范围m/s：0.83-1.39；工作幅宽cm：160；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：230；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：42；旋耕刀型号：ⅠT245左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:36.76；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202014140033","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","单轴；工作幅宽：180cm；配套动力：44.1-58.8kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2190x1130mm\n结构质量：510kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：52把","T202013130339","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm)：1020×2040×1100，作业速度范围(m/s):0.56-1.67,工作幅宽(cm)：180,耕深(cm)：12-18,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min)：295,刀辊最大回转半径(mm)：255，刀辊总安装刀数(把）：52，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：36.8-51.5，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T202113130503","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","1GQN-150型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：850×1600×1150；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：150；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：230/345;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\n刀轴总安装刀数（把）：36；\n旋耕刀型号：IT225；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：25.7～33.0；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540","T202100341685","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.60m;单轴:是 ","1GQN-160型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：860×1710×1100；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：160；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：220;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\n刀轴总安装刀数（把）：40；\n旋耕刀型号：IT225；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：25.7～29.4；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540.","T202100341685","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.80m;单轴:是 ","1GQN-180型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：960×2000×1000；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：180；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：230/345;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀轴总安装刀数（把）：56；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：44.1～66.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540/720","T202100341684","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：930×1750×1000mm,配套功率(kW):25.7-29.4,结构质量（kg）：240,工作幅宽(cm)：160,传动方式：中间齿轮传动,总安装刀数量(把)：40,旋耕刀型号：IT225","T202100371797","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：1120×2010×1115mm,配套功率(kW):36.8-40.4,结构质量（kg）：370,工作幅宽(cm)：180,传动方式：中间齿轮传动,总安装刀数量(把)：60,旋耕刀型号：IT245","T202100371796","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","耕幅1.60m，重量235kg","T202100370833","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n930×1750×1000\n作业速度范围\nm/s\n0.45～1.1\n工作幅宽\ncm\n160\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间齿轮传动\n运输方式\n/\n普通型\n刀辊设计转速\nr/min\n213\n刀辊最大回转半径\nmm\n225\n刀辊总安装刀数\n把\n40\n旋耕刀型号\n/\nIT225\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n25.7～29.4\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540","T202100341707","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式:框架型\n整机a外形尺寸(长×宽×高)mm:1080×2010×1060\n作业速度范围：0.45～1.1m/s\n工作幅宽：180cm\n耕深：≥12cm\n刀轴型式：单轴型\n刀轴连接型式:花键式\n传动型式:中间齿轮传动\n运输方式:普通型\n刀辊设计转速:218r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数:48把\n旋耕刀型号:IT245\n限深装置型式:限深板\n镇压型式:拖板\n配套拖拉机标定功率范围:44.1～66.2kW\n配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min","T202100341705","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 950×1750×1100； 2.整机质量(kg): 260； 3.配套动力(kW): 22～59； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式;中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm):225； 7.工作幅宽(cm):160； 8.旋耕刀数量(把): 40； 9.耕深(cm): ≥12 10.旋耕刀型号：IT225;","T202100341683","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 920×2100×1100； 2.整机质量(kg): 360； 3.配套动力(kW): 44.1～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):180；8.旋耕刀数量(把): 52；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","T202100341680","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm:980×1650×990；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:150；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：218；刀辊最大回转半径mm：225；刀辊总安装刀数:40把；旋耕刀型号:IT225； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：29.4-36.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg:280；","T202100341695","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 980×1750×990；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:160；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：218；刀辊最大回转半径mm：225；刀辊总安装刀数:44把；旋耕刀型号:IT225； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：29.4-44.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg:300；","T202100341695","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1020×2050×1000；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:180；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：218；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数:52把；旋耕刀型号:IT245； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：36.8-44.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg:360；","T202100341700","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-150D","耕幅:1.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 ；29.4～36.8 kW；配套拖拉机动力输出轴转速;540/720 r/min ；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式) ：框架式；旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 960×1776×1000mm；旋耕机作业速度范围  ：0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽  ：150cm；旋耕机耕深 ： 12～16cm；旋耕机变速箱挡位数  ：1个；旋耕机传动方式（侧边、中间）：中间传动；旋耕机刀辊设计转速：230(n动=540)/307(n动=720)/230(n动=720) r/min ；旋耕机刀辊最大回转半径 ： 230mm；刀数：34把；刀轴连接型式 ：刀座式；旋耕刀型号 ： IT225、IT225 左.","T202100411031","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-160Z","耕幅:1.6m;单轴:是 ","标定功率范围 3.1～44.1 kW ; 动力输出轴转速 540/720r/min；结构型式(圆梁式、框架式)：框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)1065×1866×1080mm；作业速度范围0.56～1.39m/s；工作幅宽160cm；耕深12～16cm；变速箱挡位数1个；传动方式(侧边、中间)：中间传动；设计转速：222(n 动=540)/252(n 动=540)/265(n 动=720)/296(n 动=720)；最大回转半径245mm；总安装刀数:38把；刀轴连接型式:刀座式；旋耕刀型号IT245、IT245 左.","T202100411030","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-180G","耕幅:1.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率：44.1～51.45kW；动力输出轴转速720/540r/min;理论前进速度0.56～1.39m/s;结构型式框架式外形尺寸(长×宽×高)11868×2096×1210mm;结构质量465kg;幅宽180cm耕深12～16cm;传动方式中间齿轮传动设计转速296、265(n动=720)222、199(n动=540)r/min;最大回转半径 250mm;总安装刀数50把.","T202141410133","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-180Z","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构形式：框架性；结构质量：435kg；整机外形尺寸（长、宽、高）：1250*2096*1170mm；作业速度范围：0.56-1.39 m/s ；                                    工作幅宽：180cm；耕深：12-16cm；传动形式：中间齿轮传动；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：50把； 旋耕刀型号：IT245/IT245左； 配套拖拉机标定功率范围：44.2-51.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速720/540r/min.","T202141410134","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：950×2328×1230; 作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽cm：200；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:230/300; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:44.1-55.1；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340252","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：940×2572×1230; 作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽cm：230；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:230/300; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:44.1-62.5；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340251","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：950×2440×1110; 作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽cm：200；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:230/300; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数：65把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:44.1-55.1；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340249","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：950×2600×1110; 作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽cm：230；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:230/300; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数：70把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:44.1-62.5；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340248","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型. 整机a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×2650×1080. 作业速度范围（m/s）：0.62～1.32.工作幅宽（mm）：2200.耕深（cm）：≥12.刀轴型式：单轴型.刀轴连接型式：接盘式.传动型式：中间齿轮传动.运输方式：普通型.刀辊设计转速（r/min）：267/254.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：68.旋耕刀型号：IT245.限深装置型式：限深板.镇压型式：镇压辊.配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8～66.1.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.","T202100341669","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","故城县祥兆环保设备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长*宽*高）：1300mm*2380mm*1130mm，作业速度范围：0.56m/s~1.39m/s，工作幅宽：200cm，耕深12cm~16cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：325r/min，刀辊最大回转半径：305mm，刀辊总安装刀数：58把，旋耕刀型号：I T245,限深装置型式：无，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围：68.0kw~88.2kw，配套拖拉机输出轴转速：720r/min。","T202113130572","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","故城县祥兆环保设备有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸（长*宽*高）：1300mm*2580mm*1130mm，作业速度范围：0.56m/s~1.39m/s,工作幅宽：230cm，耕深:12cm~16cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：325r/min，刀辊最大回转半径：305mm，刀辊总安装刀数：64把，旋耕刀型号：I T245，限深装置型式：无，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围：81kw~103kw，配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130571","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式  框架型  整机外形尺寸（长×宽×高）  1120×2120×1050  mm  作业速度范围  0.56～1.39  m/s  工作幅宽  200CM  耕深  12～18  cm  刀轴型式  单轴型  传动型式  中间传动  刀辊总安装刀数  52把  旋耕刀型号  ⅠT245  功率范围  66.2～73.5  kW","T202113130698","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式  框架型  整机外形尺寸（长×宽×高）  1160×2580×1220  mm   工作幅宽  230CM   耕深  12～18  cm  刀轴型式  单轴型  传动型式   中间传动  刀辊总安装刀数  64  把  旋耕刀型号  ⅠT245  配套拖拉机标定功率范围  73.5～88.2  kW  配套拖拉机动力输出轴转速  720r/min","T202113130698","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1280×2290×1135；作业速度范围m/s：0.56～1.39；工作幅宽cm：200；耕深cm：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：294；刀辊最大回转半径mm：245刀辊总安装刀数/把：58；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：58.8～80.9\n；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202113130664","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1280×2540×1100；作业速度范围m/s：0.56～1.39；工作幅宽cm：230；耕深cm：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：294；刀辊最大回转半径mm：245刀辊总安装刀数/把：62；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2～102.9；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202113130664","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北凯丰农业机械有限公司","框架旋耕机","1GQK-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1160×2300×1140；\n作业速度范围\tm/s：0.56-1.39；\n工作幅度\tcm；200；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式\t：接盘式；\n传动型式\t；中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：295；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：60；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式\t：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：66.1-88.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；","T202213130045","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北凯丰农业机械有限公司","框架旋耕机","1GQK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式\t:框架型;\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1210×2530×1150;\n作业速度范围\tm/s:0.56-1.39;\n工作幅度\tcm:230;\n耕深\tcm:12-16;\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：314；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：68；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式\t：限深板；\n镇压型式\t：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：88.2-102.9；\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720；","T202213130044","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：1020X2580X1152mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：230cm；\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：236（n动=540）r/min、228（n动=720）r/min；\n刀辊最大回转半径:245mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:62把；\n旋耕刀型号: IT245；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：55.1~58.8kW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031163","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1120×2170×1000；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：200；耕深（cm）：12-16；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：56；旋耕刀型号：IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：44.1-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T201913130072","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1288×2588×1220；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：230；耕深（cm）：12-16；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：68；旋耕刀型号：IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8-88.2；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T201913130072","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-200A1","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1180×2385×1120；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：200；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式\t：花键式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/241；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：60；\n旋耕刀型号：ⅠT245","T202113130288","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-220A1","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1180×2530×1120；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：220；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/241；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：64；\n旋耕刀型号：ⅠT245；\n镇压型式：拖板","T202113130288","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-230A1","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1180×2635×1120；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：230；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/241；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：64；\n旋耕刀型号：ⅠT245；\n镇压型式：拖板","T202113130288","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-200旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1420×2350×1110；作业速度范围m/s：0.56～1.39；工作幅宽cm：200；耕深cm：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：56；旋耕刀型号：ⅠT245；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围kW：73.5～80.9；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720。","T202113130338","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-210型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2280×1100（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410244","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-240型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2580×1100（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：240cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410244","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKS-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKS-200型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3080×980（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≧8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：74把；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202141410246","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKS-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKS-230型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3380×980（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≧8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：86把；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202141410246","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GKNP-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKNP-230型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350×3500×1090（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：8～12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：112把；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410243","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-200A","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-200A型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1125×2270×1100（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：200cm；耕深：8～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：47.8～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202100431875","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-200H型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1045×2270×1188（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：282r/min；最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410126","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-230型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1145×2570×1100（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：230cm；耕深：8～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：52.9～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202100431875","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-230H型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1045×2570×1188（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：282r/min；最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410126","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-200A","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-200A型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1315×3200×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：96把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；镇压形式：托板。","鄂2020054","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：62.5～80.9kW；动力输出轴转速：720r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-230A型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1315×3500×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；镇压形式：托板。","鄂2020054","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-200A","耕幅:2m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKS-200A型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3080×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；刀辊最大回转半经：R195mm；刀轴总安装刀数：74把；旋耕刀型号:IT195；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","鄂2020052","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKS-230A型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3380×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；刀辊最大回转半经：R195mm；刀轴总安装刀数：86把；旋耕刀型号:IT195；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","鄂2020052","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1020*2296*1152；配套动力范围(kW)：47.8-51.4；结构质量（kg）：420；工作幅宽(cm)200；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：58；旋耕刀型号：IT245；","T202100031176","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1020*2536*1152；配套动力范围(kW)：51.5-58.8；结构质量（kg）：435；工作幅宽(cm)230；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：62；旋耕刀型号：IT245；","T202100031177","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1020*2536*1332；配套动力范围(kW)：51.5-58.8；结构质量（kg）：455；工作幅宽(cm)230；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：62；旋耕刀型号：IT245；","T202100031175","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港金旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1130×2280×1150；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：200；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：248；296；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：60；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：51.5～66.2；动力输出轴转速（r/min）：540﹑720。","T202100341701","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2536×1152；配套动力范围（kW）：55.2～62.5；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","T202132320584","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2586×1152；配套动力范围（kW）：47.8～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","T202100031159","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2536×1152；配套动力范围（kW）：51.5～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","T202132320407","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","水旱两用旋耕机","1GKND-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×2540×1120㎜；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽(cm)：230；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型； 刀辊设计转速（r/min）：235（n动=540）、265（n动=720；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数(把)：104；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)： 44.1～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321594","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-200SK","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1050×2300×1050㎜；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽(cm)：200；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型； 刀辊设计转速（r/min）：  235（n动=540）、265（n动=720；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数(把)：58；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：40.4～66.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321592","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","1GKN-200；结构形式：框架式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1100X2250X1250;配套动力范围（KW）:44.1~58.8;结构质量（kg）:600;工作幅宽（cm）:200;传动方式：中间；总安装刀数量（旋耕，把）：60；旋耕刀型号：IT225","T202100621943","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230型旋耕机；结构形式:框架型；外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1210×2555×1140；作业速度范围（m/s)：0.56~1.39；工作幅宽(cm)：230；耕深(cm)：12~16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速(r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm)：245；刀辊总安装刀数(把):64；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8~66.2；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)720；","T202141410099","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.02m;单轴:是 ","配套动力66.2-80.9kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1220*2300*1100 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽202cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数58把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130276","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:200cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1180×2295×1070mm;配套拖拉机标定功率范围:66.2~88.2kW;作业速度范围:0.55~1.66m/s;耕深:8~18cm;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:265（n动=720）； 287（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:56把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：720；780r/min","T202100031143","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:230cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1230×2555×1090mm;配套拖拉机标定功率范围:66.2~88.2kW;作业速度范围:0.55~1.66m/s;耕深:8~18cm;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:265（n动=720）； 287（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:64把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：720；780r/min","T202100031143","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×2310×1120（mm），结构型式：框架型，作业速度范围（m/s)：0.6-1.4,工作幅宽（cm):200,耕深（cm):≥12，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/(个），刀辊设计转速（r/min):247/348,刀辊最大回转半径（mm)：245，刀辊总安装刀数（把）：60，旋耕刀型号：IT245,限深装置型式：限深板，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围(KW):44.1-58.7,配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/760;","T202100431881","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×2510×1120（mm），结构型式：框架型，作业速度范围（m/s)：0.6-1.4,工作幅宽（cm):220,耕深（cm):≥12，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/(个），刀辊设计转速（r/min):247/348,刀辊最大回转半径（mm)：245，刀辊总安装刀数（把）：64，旋耕刀型号：IT245,限深装置型式：限深板，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围(KW):51.5-66.1,配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/760;","T202100431881","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×2610×1120（mm），结构型式：框架型，作业速度范围（m/s)：0.6-1.4,工作幅宽（cm):230,耕深（cm):≥12，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/(个），刀辊设计转速（r/min):247/348,刀辊最大回转半径（mm)：245，刀辊总安装刀数（把）：64，旋耕刀型号：IT245,限深装置型式：限深板，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围(KW):62.5-80.9,配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/760;","T202100431881","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-220SX","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×2395×1230；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：220；耕深cm：22-28；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：290；刀轴总安装刀数：52；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围kw:≥73.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202114140061","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-240SX","耕幅:2.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×2615×1230；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：240；耕深cm：22-28；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：290；刀轴总安装刀数：56；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围kw:≥88.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202114140060","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","高箱体旋耕机","1GQKN-200G","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1060×2310×1270；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：200；耕深cm:12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；刀辊总安装刀数把:58；旋耕刀型号：ⅠT245左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW:55.1-66.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202100141287","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄布谷机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200K","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式\t：\t框架型\t\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t960×2300×1190\tmm\n作业速度范围\t：\t0.56～1.39\tm/s\n工作幅宽\t：\t200\tcm\n耕深\t：\t12～16\tcm\n刀轴型式\t：\t单轴型\t\n刀轴连接型式\t：\t花键式\t\n传动型式\t：\t中间传动\t\n运输方式\t：\t普通型\t\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\t：\t/\t个\n刀辊设计转速\t：\t267\tr/min\n刀辊最大回转半径\t：\t245\tmm\n刀辊总安装刀数\t：\t60\t把\n旋耕刀型号\t：\tIT245\t\n限深装置型式\t：\t限深板\t\n镇压型式\t：\t拖板\t\n配套拖拉机标定功率范围\t：\t52.9～66.1\tkW\n配套拖拉机动力输出轴转速\t：\t720\tr/min","T202213130078","2027-01-11","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","单轴；工作幅宽：200cm；配套动力：58.8-73.5kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2390x1130mm\n结构质量：530kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：60把","T202013130340","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","单轴；工作幅宽：220cm；配套动力：73.5-88.2kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2590x1130mm\n结构质量：540kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：68把","T202013130341","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；工作幅宽：230cm；配套动力：80.9-88.2kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2690x1130mm\n结构质量：550kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：72把","T202013130341","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","宿州市信德机械股份有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型、外形尺寸（MM）：1200x2565x1170、作业速度范围（m/s）：0.83-1.25、工作幅宽（CM）：230、耕深（CM）：8-18、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速(r/min):246、刀辊最大回转半径（mm）:245、刀辊总安装刀数（把）：72、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式：托板、配套拖拉机标定功率范围（kw）：55.1-88.2、配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720","T202034179","2025-09-27","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","1GQN-200型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：960×2200×1030；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：200；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：255;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀轴总安装刀数（把）：60；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：44.1～66.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：720.","T202100341687","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.30m;单轴:是 ","1GQN-230型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1000×2500×1230；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：230；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：230/345;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀轴总安装刀数（把）：64；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8～66.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540/720","T202100341687","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","耕幅2.00m，重量370kg","T202100370831","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×2300×1320； 2.整机质量(kg): 380； 3.配套动力(kW): 44.1～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):200；8.旋耕刀数量(把): 56；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","T202100341689","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×2600×1320； 2.整机质量(kg): 430； 3.配套动力(kW): 58.8～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):230；8.旋耕刀数量(把): 64；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","T202100341689","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1050×2580×1250；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:230；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：232；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数:72把；旋耕刀型号:IT245； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：58.8-80.9；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg: 570；","T202100341697","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1020×2250×1000；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:200；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：232；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数:60把；旋耕刀型号:IT245； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：44.2-66.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg: 400；","T202100341697","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","浙江四方股份有限公司","旋耕机","1GQ-200A","耕幅:2m;单轴:是 ","单轴；耕幅200cm\n配套拖拉机标定功率范围55.2~66.2kw，结构型式：圆梁型，外形尺寸（长×宽×高）2285×880×980mm，幅宽200cm，耕深12~16cm，传动方式：侧边传动，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式。","T202169690123","2026-07-29","55.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","浙江四方股份有限公司","旋耕机","1GQ-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；耕幅230cm\n配套拖拉机标定功率范围55.2~66.2kw，结构型式：圆梁型，外形尺寸（长×宽×高）2585×880×980mm，幅宽230cm，耕深12~16cm，传动方式：侧边传动，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式。","T202169690123","2026-07-29","55.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","正阳县豫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","1GKN_200H型旋耕机配置参数:结构形式:框架式，工作状态外形尺寸(长x宽x高)1020x2300x1160,工作幅宽200cm,传动方式:中间传动，总安装刀数58把","豫2018150","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-200G","耕幅:2m;单轴:是 ","配套 拖拉机标定功率范围51.5～62.5kW动力输出轴转速540/720r/min型号名称1GQN-200G 型旋耕机结构型式(圆梁式、框架式)框架式工作状态外形尺寸(长×宽×高)1180×2296×1210mm作业速度范围0.56～1.39m/s工作幅宽200cm耕深12～16cm变速箱挡位数1个传动方式(侧边、中间)中间传动设计转速222(n 动=540)/252(n 动=540)/265(n 动=720)/296(n 动=720)r/min最大回转半径250mm总安装刀数58把刀轴连接型式刀座式旋耕刀型号 IT245、IT245 左","T202100411029","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-200Z","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机 标定功率：51.5～58.9 kW；动力输出轴转速：720/540 r/min；常用作业挡： 挡次 Ⅰ、Ⅱ； 理论前进速度0.56～1.39 m/s；结构型式：框架式 ；规格型号 ：1GQN-200Z ；外形尺寸(长×宽×高) ：1150×2296×1170 mm ；结构质量：452 kg； 幅宽 ：200 cm； 耕深： 12～16 cm；传动方式 ：中间齿轮传动； 与拖拉机联接方式 ：三点悬挂； 刀辊设计转速296、265、229(n 动 =720) 222、199、172(n 动 =540) r/min；最大回转半径：245 mm；总安装刀数：  58把；旋耕刀型号： ⅠT245/ⅠT245 左","T202141410135","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-230G","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架性; 整机外形尺寸（长、宽、高）：1180*2588*1210mm;作业速度范围：0.56-1.39 m/s;工作幅宽：230cm ;                                              耕深：12-16cm ;刀轴连接形式：刀座式;传动形式：中间传动 ; 变速箱档位数：1个;刀轴设计转速：222（n动=540）/252（n动=540）/265（n动=720）/296（n动=720）;  刀辊最大回转半径：250mm ; 刀辊总安装刀数：62把 ;  旋耕刀型号：IT245/IT245左 ; 限深装置形式：/  ; 配套拖拉机标定功率范围：58.8-69.9w  ;配套拖拉机动力输出轴转速540/720 r/min;","T202100411029","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","刚性机架旋耕机","1GQN-230Z","耕幅:2.3m;单轴:是 ","\"配套拖拉机标定功率58.9～66.15kW;动力输出轴转速720/540r/min;结构型式框架式;外形尺寸(长×宽×高)1150×2580×1170mm;结构质量483kg;幅宽230cm ;耕深12～16cm;传动方式中间齿轮传动;设计转速296、265、229(n动=720)222、199、172(n动=540)r/min;\n最大回转半径245mm;总安装刀数62","T202141410135","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸：1020×2820×1160mm；作业速度范围：0.5-1.1m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：230-300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5-66.2KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","2019TJ619","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：970×2730×1230; 作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽cm：250；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:230/300; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:55.1-80.8；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340250","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型 ; 整机外形尺寸（长×宽×高）mm：950×2790×1110; 作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽cm：250；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:230/300; 刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数：75把；旋耕刀型号:IT245；配套拖拉机标定功率范围kw:55.1-80.8；动力输出轴转速r/min:540/720。","T202134340247","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型. .整机a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×3200×1080. 作业速度范围（m/s）：0.78～1.68.工作幅宽（mm）：2800.耕深（cm）：≥12.刀轴型式：单轴型.刀轴连接型式：接盘式.传动型式：中间齿轮传动.运输方式：普通型.刀辊设计转速（r/min）：267/254.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：84.旋耕刀型号：IT245.限深装置型式：限深板.镇压型式：镇压辊.配套拖拉机标定功率范围（kW）：80.8～96.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.","T202100341670","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型. .整机a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×3400×1080. 作业速度范围（m/s）：0.84～1.80.工作幅宽（mm）：3000.耕深（cm）：≥12.刀轴型式：单轴型.刀轴连接型式：接盘式.传动型式：中间齿轮传动.运输方式：普通型.刀辊设计转速（r/min）：267/254.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：92.旋耕刀型号：IT245.限深装置型式：限深板.镇压型式：镇压辊.配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～110.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.","T202100341671","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围\tkW\t88.2～102\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720\n旋耕机结构型式\t/\t单轴框架式\n旋耕机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1480×3130×1220\n旋耕机作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n旋耕机工作幅宽\tcm\t280\n旋耕机耕深\tcm\t旱耕12～16，水耕14～18\n旋耕机变速箱挡位数\t个\t/\n旋耕机传动方式\t/\t中间齿轮传动\n旋耕机刀辊设计转速\tr/min\t296\n旋耕机刀辊最大回转半径\tmm\t245\n旋耕机刀辊总安装刀数\t把\t76\n旋耕机刀轴连接型式\t/\t花键套\n旋耕机旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n旋耕机限深装置型式\t/\t/","T202100031167","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围\tkW\t102.9～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720\n旋耕机结构型式\t/\t单轴框架式\n旋耕机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×3330×1220\n旋耕机作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n旋耕机工作幅宽\tcm\t300\n旋耕机耕深\tcm\t旱耕12～16，水耕14～18\n旋耕机变速箱挡位数\t个\t/\n旋耕机传动方式\t/\t中间齿轮传动\n旋耕机刀辊设计转速\tr/min\t296\n旋耕机刀辊最大回转半径\tmm\t245\n旋耕机刀辊总安装刀数\t把\t84\n旋耕机刀轴连接型式\t/\t花键套\n旋耕机旋耕刀型号\t/\tⅠT 245\n旋耕机限深装置型式\t/\t/","T202100031166","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式  框架型  整机外形尺寸（长×宽×高）  1150×2780×1350mm   作业速度范围  0.56～1.39  m/s  工作幅宽  250cm  耕深  12～18cm   刀轴型式  单轴型  刀轴连接型式  花键式   传动型式  中间传动  运输方式  普通型 刀辊设计转速 265 r/min   刀辊最大回转半径245mm   刀辊总安装刀数  68把  镇压型式  拖板  配套拖拉机标定功率范围  95.5～110.3kW  配套拖拉机动力输出轴转速  720r/min","T202113130697","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式  框架型   整机外形尺寸（长×宽×高）  1150×3050×1350mm   作业速度范围  0.56～1.39  m/s  工作幅宽280 cm   耕深  12～18cm  刀轴型式  单轴型  刀轴连接型式  花键式  传动型式  中间传动  运输方式  普通型  刀辊设计转速  265r/min  刀辊最大回转半径  245mm  刀辊总安装刀数  76把   旋耕刀型号  ⅠT245   镇压型式  拖板  配套拖拉机标定功率范围  110.2～132.4  kW   配套拖拉机动力输出轴转速  720r/min","T202113130696","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北凯丰农业机械有限公司","框架旋耕机","1GQK-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式:框架型;\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1210×3040×1250;\n作业速度范围\tm/s:0.56-1.39;\n工作幅度\tcm:280;\n耕深\tcm:12-16;\n刀轴型式\t:单轴型;\n刀轴连接型式:接盘式;\n传动型式:中间传动;\n运输方式:普通型;\n刀辊设计转速\tr/min:314;\n刀辊最大回转半径mm:245;\n刀辊总安装刀数把:80;\n旋耕刀型号:IT245;\n限深装置型式:限深板;\n镇压型式\t:拖板;\n配套拖拉机标定功率范围\tkW:110.2-132.4;\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min:720;","T202213130043","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-250B","耕幅:2.5m;单轴:是 ","工作幅宽：250cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动","T201900030297","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-250型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：1020X2780X1152mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：250cm；\n耕深：旱耕：8~16cm；水耕10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：236（n动=540）r/min、228（n动=720）r/min；\n刀辊最大回转半径:245mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:66把；\n旋耕刀型号:IT245 ；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：55.1~58.8kW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031162","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-280型旋耕机；\n结构形式：框架式；\n整机外形尺寸（长X宽X高）：1020X3080X1150mm；\n作业速度范围：0.56~1.39 m/s；\n工作幅宽：280cm；\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速：236（n动=540）r/min、228（n动=720）r/min；\n刀辊最大回转半径:245mm；\n刀辊总安装刀数-旋耕:74把；\n旋耕刀型号: IT245；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：62.5~66.1kW；\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min；","T202100031161","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-250旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1300×2720×1220mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽250cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数72把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率66.2-95.6kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130064","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1310×3020×1220；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：280；耕深（cm）：12-16；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：76；旋耕刀型号：IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5-132.3；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T201913130073","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-300旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1316×3241×1236mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽301cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数84把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率73.5-132.3kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130065","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-320旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高） 1340×3480×1220mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽320cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数92把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率88.2-147kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130066","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-250A1","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1180×2820×1120；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：250；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式\t：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/241；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：68；\n旋耕刀型号：IT245；\n镇压型式：拖板","T202113130287","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","折叠旋耕机","1GKNZ-400","耕幅:4m;单轴:是 ","规格型号：1GKNZ-400折叠旋耕机 配套标定功率范围(kw）:102.9-147；动力输出轴转速(r/min):540/720；结构形式:单轴框架式；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):1245×4530×1450；作业速度范围:(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(cm):404；耕深(cm):12-16；传动方式:侧边齿轮传动；刀辊设计转速:(r/min)240/310；刀辊最大回转半径:(mm):260；总安装刀数:(个):120；刀轴连接型式：花键套连接；旋耕刀型号:IT260；限深装置型式/","T202113130281","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-250旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×2810×1200；作业速度范围m/s：0.56～1.39；工作幅宽cm：250；耕深cm：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数把：70；旋耕刀型号：ⅠT245；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围 kW：88.2～95.6；配套拖拉机动力输出轴转速 r/min：720。","T202113130337","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKS-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKS-250型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3580×980（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≧8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：94把；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：70～95.6kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202141410245","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GKN-260A","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-260A型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1260×2760×1200（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：260cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：80.9～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410242","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GKN-300A","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-300A型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1260×3160×1200（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：300cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：88把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：88.2～132.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410241","2026-12-27","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕机","1GQN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-250H型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1045×2770×1188（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：282r/min；最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左，镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202141410129","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-250A","耕幅:2.5m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKNS-250A型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×3700×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；动力输出轴转速：720r/min。","鄂2020055","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-280A","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW；动力输出轴转速：720r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-280A型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×4000×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：132把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；镇压形式：托板。","鄂2020056","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-250A","耕幅:2.5m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKS-250A型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3580×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式;侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min;刀辊最大回转半经：R195/mm；刀轴总安装刀数;94把；旋耕刀型号:IT195;；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围;58.8～80.9KW;配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","鄂2020053","2025-05-13","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GHF-280型旋耕机；结构型式：框架型；整机α外形尺寸（长×宽×高）：1180×3100×1270mm；作业速度范围：0.68～1.68m/s；工作幅宽：280cm;耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：1个；刀辊设计转速：231/276r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：84把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：88.2～110.3kW；动力输出轴转速：720/850r/min.","T202134340276","2026-10-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","标定功率:≥80.9kw,动力输出轴转速:720r/min,型号名称:1GK-280,结构形式:框架式,单轴，工作形态外形尺寸:1055*3072*1068mm,作业速度范围:0.9-1.3m/s,工作幅宽:280cm,耕深:18-20cm,变速箱档数:1个,传动方式:侧边,刀辊设计转速:292r/min,刀辊最大回转半径:280mm,刀辊总安装刀数:84把,刀轴连接形式:刀轴法兰盘连接,旋耕刀型号:Ⅱ型旋耕刀,陷深装置形式:滑靴齿轮调节装置.","T202206060075","2027-01-26","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1020*2726*1332；配套动力范围(kW)：55.1-73.5；结构质量（kg）：530；工作幅宽(cm)250；传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：66；旋耕刀型号：IT245；","T202100031174","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","通轴旋耕机","1GK-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称:1GK-250型通轴旋耕机\n结构型式/框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm1150×2830×1150\n作业速度范围m/s0.56～1.39\n工作幅宽cm250\n耕深cm≥12\n刀轴型式/单轴型\n刀轴连接型式/接盘式\n传动型式/侧边传动\n运输方式/普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）个/\n刀辊设计转速r/min248（N动=540）； 330（N动=720）\n刀辊最大回转半径mm250\n刀辊总安装刀数把72\n旋耕刀型号/IT245\n限深装置型式//镇压型式\n/拖板\n配套拖拉机标定功率范围kW73.5-95.6\n配套拖拉机动力输出轴转速r/min540、720","T202132320585","2026-12-29","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-350","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称\n/\n1GKN-350型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1100×3760×1200\n作业速度范围\nm/s\n0.56～1.39\n工作幅宽\ncm\n350\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n接盘式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n222（N动=540）；296（N动=720）\n刀辊最大回转半径\nmm\n250\n刀辊总安装刀数\n把\n92\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n/\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n102.9-132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540、720","T202132320586","2026-12-29","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港金旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1130×2700×1150；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：250；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：248；296；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：68；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：66.2～88.2；动力输出轴转速（r/min）：540﹑720。","T202100341702","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2776×1152；配套动力范围（kW）：58.8～73.5；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","T202100031158","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3120×1180；配套动力范围（kW）66.2～80.8；结构质量（kg）：505；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：74；旋耕刀型号：IT245","T202100031157","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：300；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3320×1180；配套动力范围（kW）：66.2～88.2；结构质量（kg）：553；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：78；旋耕刀型号：IT245","T202100031156","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.50m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2730×1160；配套动力范围（kW）：51.5～66.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245。","T202132320405","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3050×1152；配套动力范围（kW）：58.8～88.2；结构质量（kg）：480；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：74；旋耕刀型号：IT245","T202132320408","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1GKN-250结构形式：框架式；外形尺寸(长X宽X高)mm::1050X2700X1200;配套动力范围（KW）:69.8~88.2;结构质量（kg）:650;工作幅宽（cm）:250;传动方式：中间；总安装刀数量（旋耕，把）：72；旋耕刀型号：IT245。","T202100621942","2026-12-30","69.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","犁耕旋耕机","1LG-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：悬挂式      整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3750×2780×1410       配套拖拉机标定功率（kw）：132.3-198.5\n旋耕工作幅宽（mm）：2500","T202013130103","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-250型旋耕机；结构形式:框架型；外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1175×2765×1120；作业速度范围（m/s)：0.56~1.39；工作幅宽(cm)：250；耕深(cm)：12~16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速(r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm)：245；刀辊总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：66.2~80.9；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)720；","T202141410107","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.53m;单轴:是 ","配套动力88.2-110.3kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1250*2800*1100 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽253cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数72把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130274","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东大华机械有限公司","高箱深耕旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","刀轴型式:单轴型;工作幅宽:250cm;结构型式:框架式;整机外形尺寸（长×宽×高）:1190×2735×1204mm;配套拖拉机标定功率范围:73.5～88.3kW;作业速度范围:0.5~1.0m/s;耕深:8~18cm;刀轴连接型式:接盘式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;刀辊设计转速:265（n动=720）； 287（n动=780）r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:72把；旋耕刀型号：PIT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速：720；780r/min","T202100031140","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","机具结构类型：单轴；耕幅：2800mm\t配套拖拉机标定功率：99.2~118.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速：760/850r/min；常用作业档次：慢II；理论前进速度：1.8~4.3km/h；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1540X3150X1200mm；结构质量：780kg;幅宽：280cm；耕深：≥12cm;传动方式：中间齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：265、287r/min；刀辊最大回转半径：R245mm；总安装刀数：84把；旋耕刀型号：IT245。","T202100371734","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","机具结构类型：单轴；耕幅：3000mm\t配套拖拉机标定功率：99.2~118.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速：760/850r/min；常用作业档次：慢II；理论前进速度：1.8~4.3km/h；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1530X3400X1200mm；结构质量：890kg;幅宽：300cm；耕深：≥12cm;传动方式：中间齿轮传动;与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：265、287r/min；刀辊最大回转半径：R245mm；总安装刀数：92把；旋耕刀型号：IT245。","T202100371732","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东泰拖农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×2810×1120（mm），结构型式：框架型，作业速度范围（m/s)：0.6-1.4,工作幅宽（cm):250,耕深（cm):≥12，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/(个），刀辊设计转速（r/min):247/348,刀辊最大回转半径（mm)：245，刀辊总安装刀数（把）：68，旋耕刀型号：IT245,限深装置型式：限深板，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围(KW):80.9-103,配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/760;","T202100431880","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1185×2720×1250；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：250；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：323；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：66；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:102.9-132.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T201914140051","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1170×2920×1230；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：270；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：323；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：74；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:88.2-117.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T201914140017","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1280×3216×1220；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：300；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：267；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：84；旋耕刀型号：ⅠT245左右弯刀；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:88.2-117.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202014140032","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1185×3720×1260；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：350；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：323；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：100；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:≥132.3；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202014140037","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1185×4220×1260；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：400；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速r/min：323；刀轴最大回转半径mm：245；刀轴总安装刀数：116；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:≥176.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720.","T202014140036","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴；工作幅宽：250cm；配套动力：95.6-110.3kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1300x2880x1210mm\n结构质量：630kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：76把","T202013130342","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.50m;单轴:是 ","1GKN-250型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1000×2750×1150；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：250；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：232/345;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀轴总安装刀数（把）：68；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：66.2～80.9；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540/720","T202100341677","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-270","耕幅:2.70m;单轴:是 ","1GKN-270型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1100×2950×1200；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：270；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：232/345;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀轴总安装刀数（把）：72；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：69.8～88.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540/720.","T202100341679","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊恒旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","1GKN-300型旋耕机，\n结构形式：框架型；\n外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1100×3250×1200；\n作业速度范围（m/s）：0.55～1.38；\n工作幅宽（㎝）：300；\n耕深（㎝）： ≥12；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接形式：花键式；\n传动型式 ：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速（r/min ）：232/345;\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：245；\n刀轴总安装刀数（把）：76；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围（kW）：77.2～102.9；\n配套拖拉机动力输出轴转速 （r/min ）：540/720.","T202100341678","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×2800×1320； 2.整机质量(kg): 475； 3.配套动力(kW): 58.8～66.2； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):250；8.旋耕刀数量(把): 68；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","T202100341682","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 1000×3000×1320； 2.整机质量(kg): 495； 3.配套动力(kW): 66.2～73.5； 4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540/720； 5.传动方式:中间齿轮传动； 6.刀辊回转半径(mm): 245； 7.工作幅宽(cm):270；8.旋耕刀数量(把): 72；9.耕深cm: ≥12; 10.旋耕刀型号：IT245;","T202100341681","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1050×2750×1250；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:250；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：232；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数:76把；旋耕刀型号:IT245； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：66.2-88.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg: 600；","T202100341696","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1200×3260×1365；作业速度范围m/s：1.2；工作幅宽cm:300；耕深cm:≥12；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；变速箱档位数（个）：/；刀辊设计转速r/min：232；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数:84把；旋耕刀型号:IT245； 限深装置形式：限深板；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2-110.3；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构质量kg: 630；","T202100341694","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-270G","耕幅:2.7m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1200×2950×1320,工作幅宽:270cm,结构型式:框架型,传动型式:中间传动","T202100621094","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×3050×1400,工作幅宽:280cm,传动型式:中间传动","T202100621095","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-300G","耕幅:3.0m;单轴:是 ","配套动力（kw）:73.5～88.2;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1200×3250×1320;工作幅宽;300cm;结构形式:框架式;传动方式:中间齿轮传动;","T202100621096","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×3550×1400;工作幅宽;330cm;结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202100621097","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×3750×1400,工作幅宽:350cm,结构型式:框架型,传动型式:中间传动","T202100621098","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-420","耕幅:4.2m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×4450×1400,工作幅宽:420cm,结构型式:框架型,传动型式:中间传动","T202100621099","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-300","耕幅:3m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:300cm;传动型式：侧边传动；总安装刀数：78把；旋耕刀型号：IT260；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1020*3220*1160mm；作业速度范围：0.69-1.89m/s；耕深：12-21cm；标定功率范围：80.9-110.32kW。","T202142420265","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城苏贤机械有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型     整机外形尺寸（长×宽×高）：1120×2800×1180mm    作业速度范围：0.56～1.39m/s    工作幅宽：260cm    耕深：≥12cm    刀轴型式：单轴型    刀轴连接型式：接盘式    传动型式：中间传动    运输方式：普通型   刀辊设计转速：222（N动=540）；296（N动=720）r/min   刀辊最大回转半径：250mm     刀辊总安装刀数：88把   旋耕刀型号：IT245   镇压型式：拖板   配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW    配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min","T202232320030","2027-01-25","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城苏贤机械有限公司","旋耕机","1GKN-290","耕幅:2.9m;单轴:是 ","结构型式：框架型 整机外形尺寸（长×宽×高）：1140×3120×1215mm 作业速度范围：0.56～1.39m/s 工作幅宽：290cm 耕深：≥12cm 刀轴型式：单轴型 刀轴连接型式：接盘式 传动型式：中间传动 运输方式：普通型 刀辊设计转速：222（N动=540）；296（N动=720）r/min 刀辊最大回转半径：250mm 刀辊总安装刀数：96把 旋耕刀型号：IT245 镇压型式：拖板 配套拖拉机标定功率范围：88.2～110.2kW 配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min","T202232320031","2027-01-25","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-250G","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围66.2～77.3kW；动力输出轴转速540/720r/min；结构型式(圆梁式、框架式)框架式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)1180×2792×1210mm；作业速度范围 0.56～1.39m/s；工作幅宽250cm；耕深12～16cm；变速箱挡位数1个；传动方式(侧边、中间)中间传动；设计转速222(n 动=540)/252(n 动=540)/265(n 动=720)/296(n 动=720)r/min；最大回转半径250mm；总安装刀数66把；刀轴连接型式刀座式；旋耕刀型号 IT245、IT245 左","T202100411032","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.34m;双轴:是 ","配套动力95.6-110.3kw，动力输出轴转速720r/min ，框架式，外形尺寸1550*2530*1120 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽234cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍旋耕转速296r/min 灭茬转速387r/min 最大回转半径旋耕245mm 灭茬150mm 安装刀数旋耕64把 灭茬80把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130273","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GQNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","结构型式：框架型 ；整机ａ外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×2830×1300； 作业速度范围m/s：0.4-1.1；工作幅宽cm：250；耕深cm：≥12；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：I轴（中间传动）II轴（侧边传动）；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min:I轴230、II轴300；刀辊最大回转半径mm:I轴245、II轴185；刀辊总安装刀数：I轴72把、II轴78把；旋耕刀型号:I轴（IT245）、II轴（IT185）；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kw:88.2-117.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540/720。","T202134340214","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-250B","耕幅:2.5m;双轴:是 ","型号名称:1GKNM-250B双轴旋耕机,配套标定功率范围(kw）:117.6-161.7；动力输出轴转速(r/min):540/720；外形尺寸:(长×宽×高mm):1830×2825×1300；结构形式:框架式；传动方式:中间齿轮传动；作业速度范围:(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(cm):250；耕深(cm):12-16；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；刀辊设计转速:前轴(r/min)288/295，后轴(r/min):260/266；刀辊最大回转半径:前轴(mm):225，后轴(mm):245；刀辊总安装刀数:前轴(把):68，后轴(把):76；旋耕刀型号:前轴：IT225，后轴:IT245；","T202213130013","2027-01-11","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNMC-300","耕幅:3m;双轴:是 ","型号名称:1GKNMC-300双轴灭茬旋耕机,配套标定功率(kw）:110.3-147；动力输出轴转速(r/min):720/540;外形尺寸:(长×宽×高mm):1730×3330×1230；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；结构形式:框架式；传动方式：中间齿轮传动；结构质量(kg)：1130；作业速度范围：(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(mm):3000；耕深(cm):12-16；刀辊设计转速:旋耕(r/min):299/267，灭茬(r/min):549/490；刀辊最大回转半径：旋耕(mm):250，灭茬(mm):170；总安装刀数:旋耕(个):144，灭茬(个):84；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","T202113130282","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","外形尺寸(长×宽×高)mm：1440×2780×1350；作业速度m/s：0.5-1.3；工作幅宽cm:250；耕深cm：≥12；刀轴形式：双轴型；刀棍设计转速r/min：前：320；后：285；刀棍总安装刀数：前：76；后：76；旋耕刀型号：前：MI225；后：IT245；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2-165.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：760；","T202037370177","2025-09-06","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-300","耕幅:3m;双轴:是 ","外形尺寸(长×宽×高)mm：1440×3260×1350；作业速度m/s：0.5-1.3；工作幅宽cm:300；耕深cm：≥12；刀轴形式：双轴型；刀棍设计转速r/min：前320；后285；刀棍总安装刀数：前80；后80；旋耕刀型号：前：MI225；后：IT245；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：128.7-205.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：760；","T202037370178","2025-09-06","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","盐城苏贤机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-260","耕幅:2.6m;双轴:是 ","结构型式：框架型 整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2922×1215mm 作业速度范围：0.56～1.39m/s 工作幅宽：260cm 耕深：≥12cm 刀轴型式：双轴型 刀轴连接型式：接盘式 传动型式：前轴：中间传动；后轴：侧边传动    运输方式：普通型 刀辊设计转速：前轴：199、265；后轴：259、345r/min   刀辊最大回转半径：前轴：250；后轴：215mm     刀辊总安装刀数：前轴：72；后轴：94把    旋耕刀型号：前轴：IT245；后轴：IT195    镇压型式：拖板 配套拖拉机标定功率范围：102.9～132.3kW 配套拖拉机动力输出轴转:540、720r/min","T202232320032","2027-01-25","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","盐城苏贤机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-290","耕幅:2.9m;双轴:是 ","结构型式：框架型 整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×3222×1215mm 作业速度范围：0.56～1.39m/s 工作幅宽：290cm 耕深：≥12cm 刀轴型式：双轴型 刀轴连接型式：接盘式 传动型式：前轴：中间传动；后轴：侧边传动    运输方式：普通型 刀辊设计转速：前轴：199、265；后轴：259、345r/min   刀辊最大回转半径：前轴：250；后轴：215mm     刀辊总安装刀数：前轴：88；后轴：100把    旋耕刀型号：前轴：IT245；后轴：IT195    镇压型式：拖板 配套拖拉机标定功率范围：110.2～147.1kW 配套拖拉机动力输出轴转:540、720r/min","T202232320033","2027-01-25","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州锋业农机制造有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-120A","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","1GZL-120A型自走履带式旋耕机，外形尺寸mm：2565×1305×1360，功率：16.4kw，作业宽幅：120cm，最小离地间隙：185mm","T202143430174","2026-12-09","16.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","自走式履带旋耕机","1GZL-120SA","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","配置参数：外形尺寸（工作状态，长×宽×高)：2530*1350*1550mm；结构质量：930kg；工作幅宽：120cm；传动方式：中间齿轮；总安装刀数量：24片；旋耕刀型号：IT185。履带类型：橡胶；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：84*46*250；履带轨距：830mm；档位数：前进3档/后退1档。","T202137370539","2026-12-28","23.53","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","重庆财耕农业机械有限公司","自走履带旋耕机","1GZL120","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL120工作状态外形尺寸(长*宽*高）：2800mm*1230mm*1430mm配套动力生产企业：江苏常发农业装备股份有限公司配套动力牌号型号：CF25M-3配套动力结构形式：直喷、卧式、水冷四冲程配套动力气缸数量：单缸配套动力标定功率：16.4kW配套动力标定转速：2300r/min作业幅宽：120cm变速箱档位数（前进/后退）：前进6档/后退2档整机质量：770kg作业小时生产率：≥0.2hm²/h单位作业量燃油消耗量：≤30kg/hm²作业挡位：慢1；慢2；快1最小离地间隙：290mm旋耕装置连接方式：连杆机构工作部件传动方式：中间齿轮发动机与离合器联接方式：皮带连接制动器型式：牙嵌式刀辊总安装刀数：28片刀辊旋耕刀型号：IIT195轨距：580mm履带节距：72mm履带节数：43节履带宽：180mm","T202150500322","2026-11-18","16.4","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","重庆财耕农业机械有限公司","自走履带旋耕机","1GZL120A","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL120A工作状态外形尺寸(长*宽*高）：2700mm*1400mm*1500mm配套动力生产企业：江苏常发农业装备股份有限公司配套动力牌号型号：CF36M配套动力结构形式：直喷、卧式、水冷四冲程配套动力气缸数量：单缸配套动力标定功率：23.53kW配套动力标定转速：2200r/min作业幅宽：120cm变速箱档位数（前进/后退）：前进6档/后退2档整机质量：900kg作业小时生产率：≥0.2hm²/h单位作业量燃油消耗量：≤30kg/hm²作业挡位：慢1；慢2；快1最小离地间隙：280mm旋耕装置连接方式：连杆机构工作部件传动方式：中间齿轮发动机与离合器联接方式：皮带连接制动器型式：牙嵌式刀辊总安装刀数：28片刀辊旋耕刀型号：IIT195轨距：760mm履带节距：72mm履带节数：43节履带宽：180mm","T202150500323","2026-11-18","23.53","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","重庆财耕农业机械有限公司","自走履带旋耕机","1GZL120B","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL120B工作状态外形尺寸(长*宽*高）：2650mm*1400mm*1500mm配套动力生产企业：江苏常发农业装备股份有限公司配套动力牌号型号：CF36M配套动力结构形式：直喷、卧式、水冷四冲程配套动力气缸数量：单缸配套动力标定功率：23.53kW配套动力标定转速：2200r/min作业幅宽：120cm变速箱档位数（前进/后退）：前进6档/后退2档整机质量：1035kg作业小时生产率：≥0.2hm²/h单位作业量燃油消耗量：≤30kg/hm²作业挡位：慢1；慢2；快1最小离地间隙：340mm旋耕装置连接方式：连杆机构工作部件传动方式：中间齿轮发动机与离合器联接方式：皮带连接制动器型式：牙嵌式刀辊总安装刀数：28片刀辊旋耕刀型号：IIT195轨距：800mm履带节距：90mm履带节数：38节履带宽：280mm","T202150500324","2026-11-18","23.53","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","重庆坚而美科技有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL120","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号:1GZL120;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2500mm×1350mm×1250mm;配套动力结构型式:直喷、卧式、水冷四冲程;旋耕装置联接方式:连杆机构;履带节距:72mm;履带节数:42节；履带宽：180mm","T202250500057","2027-03-02","23.53","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3500×2640×2780；配套动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；配套动力牌号型号：4C6-120C32；配套动力结构形式：立式、直列、水冷、四冲程；配套动力气缸数量：4；配套动力标定功率：88.2kw；配套动力标准转速r/min:2400；作业幅宽：230cm；变速箱挡位数（前进/后退）：3/3；整机质量：2010kg；作业小时生产率h㎡/h：0.4-0.7；单位作业量燃油消耗量kg/h㎡：≤35；作业档位：2；最小离地间隙：320mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；发动机与离合器联接方式：皮带；制动器形式:手制动；刀辊总安装刀数：104片；刀辊旋耕刀型号：IT195；轨距：1200mm；履带节距：90mm；履带节数：51节；履带宽：450mm。","T202134340209","2026-10-31","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走式旋耕机","1GZL-220C","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：履带自走式；工作幅宽（cm）：220；最小离地间隙（mm）：330 ；配套发动机型号：4G33TC-98G31G；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：72；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4100×2450×2770；结构质量（kg）：2700；变速箱档位数（前进/后退）：前进3/后退3；刀辊总安装刀数（片）：106；刀辊旋耕刀型号：IT195；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：51；履带宽（mm）：400；轨距（mm）：1200。","T202232320034","2027-01-25","72","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江西良田农业机械有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200","耕幅:2.0m;型式:履带自走式:是 ","1.规格型号：1GZL-200；2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4000×2300×2860mm；3.整机质量：2100kg；4.作业幅宽：200cm；5.轨距：1200mm；6.履带节距：90mm；7.履带节数：51节；8.履带宽：400mm；9.最小离地间隙：330mm；10.配套动力生产企业：广西玉柴动力机械有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；11.配套动力结构型式：立式、直列、水冷、电控高压共轨、立式、直列、水冷、电控单体泵；12.配套动力牌号型号：YCD4N23T8-100B、4C6-100U31；13.配套动力标定功率：73KW、74KW；14.配套动力标定转速：2600r/min。","江西省2019第028号","2023-12-31","74","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江西良田农业机械有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-220","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","1.规格型号：1GZL-220；2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4000×2500×2860mm；3.整机质量：2125kg；4.作业幅宽：220cm；5.轨距：1200mm；6.履带节距：90mm；7.履带节数：51节；8.履带宽：400mm；9.最小离地间隙：330mm；10.配套动力生产企业：广西玉柴动力机械有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；11.配套动力结构型式：立式、直列、水冷、电控高压共轨、立式、直列、水冷、电控单体泵；12.配套动力牌号型号：YCD4N23T8-100B、4C6-100U31；13.配套动力标定功率：73KW、74KW；14.配套动力标定转速：2600r/min。","江西省2019第028号","2023-12-31","74","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","莱州锋业农机制造有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200","耕幅:2m;型式:履带自走式:是 ","外形尺寸mm：2590*2080*1430，功率23.53KW，作业宽幅：200cm，最小离地间隙：230mm","T202143430173","2026-12-09","23.53","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200B","耕幅:2m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2200×2600；配套动力标定功率kW：73；作业幅宽cm：200；整机质量kg：1985；作业小时生产率h㎡/h：0.2～0.33；最小离地间隙mm：320；刀辊总安装刀数（片)：94；刀辊旋耕刀型号：IT195；轨距mm：1200；履带节距×节数×宽：90mm×51节×400mm。","T202134340350","2026-10-31","73","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230G","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3910×2470×2640；配套动力标定功率kW：88.2；作业幅宽cm：230；整机质量kg：2060；作业小时生产率h㎡/h：0.33～0.6；最小离地间隙mm：320；刀辊总安装刀数（片)：106；刀辊旋耕刀型号：IT195；轨距mm：1250；履带节距×节数×宽：90mm×53节×400mm。","T202169690228","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230GH","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3910×2470×2640；配套动力标定功率kW：88.2；作业幅宽cm：230；整机质量kg：2060；作业小时生产率h㎡/h：0.33～0.6；最小离地间隙mm：320；刀辊总安装刀数（片)：74；刀辊旋耕刀型号：IT225；轨距mm：1250；履带节距×节数×宽：90mm×53节×400mm。","T202169690227","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","洛阳亚泰精密机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-50A","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：DV0151H型汽油发动机\n；配套发动机生产企业：重庆大江动力设备制造有限公司；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1350×520×950；作业速度：0.5-07m/s；扶把震动：≤15.9m/s²；作业小时生产率：0.06-0.08hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：5.5kg/hm²；工作幅宽：500mm；发动机输出传动方式：齿轮；导辊传动方式：齿轮；扶把调整幅度（垂直方向）：40°；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：单向离合器；主离合器状态：常开\"","T202241410032","2027-03-30","2.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机","配套发动机功率:2.2kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1260×590×970；整机工作幅宽mm：400；整机结构质量（无工作部件）kg：38；整机结构比质量（无工作部件）kg/kW：17；整机最高行驶速度km/h：8.1；整机最高理论前进速度 km/h：9.1；配套动力生产方式：采购；配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套动力型号规格：T65(XP140)；配套动力结构型式：单缸、四冲程、顶置气门；配套动力标定功率/转速kW/r/min：2.2/3600；配套动力起动方式：手拉反冲；配套动力燃油种类：汽油；发动机至变速箱联结方式：直联式；变速箱生产方式：自制；变速箱至刀辊联接方式：直联式；变速箱箱体材质：QT450；握持运行控制装置结构型式：机械联动装置；扶把生产方式：自制；扶把调整幅度水平方向（º ）：0；扶把调整幅度垂直方向（º ）：30；扶把振动m/s²：≦25；耕作部件防护装置宽度 mm：590；耕作部件防护装置后部 （º）：60；耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离 mm：900；刀辊生产方式：采购；刀辊设计档位转速r/min：253；刀辊最大回转半径mm：120；刀辊总安装刀数（把）：12；旋耕刀生产方式：采购；旋耕刀型号：PⅡ120；旋耕刀型式（刀座式、刀盘式、灭茬刀）：刀盘式（间距100mm）；旋耕刀成型工艺：锻造成型；旋耕刀材质：65Mn；主离合器生产方式：采购；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常分离；限深装置生产方式：采购；限深装置结构型式：立杆式；限深装置深度调节方式：手动限位孔调节；阻力棒生产方式：采购；阻力棒材质：65Mn；阻力棒硬度：HRC35～HRC45","19322P60001R0S","2027-03-24","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-36BY2型微耕机","配套发动机功率:2.5kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×480×1050；整机工作幅宽mm：360；整机结构质量（无工作部件）kg：38；整机结构比质量（无工作部件）kg/kW：15.2；整机最高行驶速度km/h：8.0；整机最高理论前进速度 km/h：9.1；配套动力生产方式：采购；配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套动力型号规格：NH150(165F)；配套动力结构型式：单缸、四冲程、顶置气门；配套动力标定功率/转速kW/r/min：2.5/3600；配套动力起动方式：手拉反冲；配套动力燃油种类：汽油；发动机至变速箱联结方式：传动轴式；变速箱生产方式：自制；变速箱至刀辊联接方式：直联式；变速箱箱体材质：QT450；握持运行控制装置结构型式：机械联动装置；扶把生产方式：自制；扶把调整幅度水平方向（º ）：0；扶把调整幅度垂直方向（º ）：30；扶把振动m/s²：≦30；耕作部件防护装置宽度 mm：360；耕作部件防护装置后部 （º）：60；耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离 mm：900；刀辊生产方式：采购；刀辊设计档位转速r/min：253；刀辊最大回转半径mm：120；刀辊总安装刀数（把）：12；旋耕刀生产方式：采购；旋耕刀型号：PⅡ120；旋耕刀型式（刀座式、刀盘式、灭茬刀）：刀盘式（间距100mm）；旋耕刀成型工艺：锻造成型；旋耕刀材质：65Mn；主离合器生产方式：采购；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常分离；限深装置生产方式：采购；限深装置结构型式：限深轮；限深装置深度调节方式：手动限位孔调节；","19322P60001R0S","2027-03-24","2.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","山东华盛农业药械有限责任公司","微耕机","1WG2.0-60","配套发动机功率:2.0kW","序号\t项\t目\t设计值\n1\t型号名称\t1WG2.0-60型微耕机\n2\t结构型式\t前置式\n3\t配套发动型号名称\t160F-1型汽油机\n5\t配套发动标定功率\t2.0kw\n7\t配套发动起动方式\t手拉启动\n8\t配套发动燃油种类\t汽油\n9\t整机外形尺寸（长×宽×高）\t1460×670×830mm\n10\t作业速度\t0.05～0.1m/s\n12\t作业小时生产率\t≥0.02hm2/(h•m)\n13\t单位作业面积燃油消耗量\t≤35kg/hm2\n14\t工作幅宽\t600mm\n15\t刀辊总安装刀数\t18\n16\t旋耕刀型号\tRT165","T201937370066","2024-10-24","2.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2Q","配套发动机功率:2.2kW","结构型式：前置式；配套动力型号名称：1E48F二冲程汽油机；制造商：台州欧玮机械有限公司；标定功率（kW）：2.2;标定转速（r/min）：6500；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：90号以上汽油和二冲程汽油机油混合物，其配比为25：1；外形尺寸(长X宽X高）mm：1000X480X830; 作业速度（m/s）：0.15-0.25;扶把振动（m/s2）：≤15;作业小时生产率（hm2/h.m）：0.06-0.10;单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）:15-30;工作幅宽(mm)：300－450; 发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：蜗轮蜗杆；扶把调整角度（水平方向）（°）：0；扶把调整角度（垂直方向）（°）：42；刀辊设计转速（r/min）：224；刀辊最大回转半径（）：150；刀辊安装刀数量（把）：16; 旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：自动离心；主离合器状态：常开。","T201933330036","2024-10-22","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2Q-65","配套发动机功率:2.2kW","型号名称：1WG2.2Q-65微型耕耘机 ；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：144FA风冷四冲程汽油机；配套发动机生产企业：台州欧玮机械有限公司；排放阶段：国二；配套发动机标定功率\t： 2.2 kW；配套发动机标定转速： 6500 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类\t：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×665×850 mm；作业速度：0.1～0.2 m/s；扶把振动：≤30 m/s2；作业小时生产率：0.06～0.08 hm2/(h·m)\t；单位作业面积燃油消耗量：15～28 kg/hm2；工作幅宽：650 mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联；扶把调整幅度水平方向：0°；扶把调整幅度垂直方向：35°；刀辊设计转速：110 r/min；刀辊最大回转半径：165 mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号\t：旱地耕刀；主离合器型式：自动离心离合；主离合器状态：常开。","T202033330318","2026-03-04","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2QB","配套发动机功率:2.2kW","型号名称：1WG2.2QB微型耕耘机 ；结构型式：手持式；配套动力型号名称：NP130单缸四冲程汽油机；制造商：重庆宗申动力机械股份有限公司；标定功率（kW）：2.2;标定转速（r/min）：3600;；外形尺寸(长X宽X高）mm：1230*610*815； 工作幅宽(mm)：600；结构质量(kg)：26；传动方式（发动机输出）：直连式；传动方式（刀轴）：蜗轮蜗杆；旋耕刀型号：旱地耕刀；总安装刀数量（把）：18;主离合器型式：自动离心。","ZJ2018002","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2QD-38","配套发动机功率:2.2kW","型号名称：1WG2.2QD-38微型耕耘机 ；结构型式：手持式；配套动力型号名称：144FA单缸四冲程汽油机；制造商：台州欧玮机械有限公司；标定功率（kW）：2.2;标定转速（r/min）：6500;外形尺寸(长X宽X高）mm：1210*430*830； 工作幅宽(mm)：380；结构质量(kg)：22；传动方式（发动机输出）：直连式；传动方式（刀轴）：蜗轮蜗杆；旋耕刀型号：旱地耕刀；总安装刀数量（把）：16;主离合器型式：自动离心。","ZJ2019006","2023-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WG1.5-40","配套发动机功率:1.5kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 144FA汽油机，配套发动机标定功率1.5kW，配套发动机标定转速6800r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1260*460*960，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.05，工作幅宽400mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 15，刀辊设计转速，200，刀辊总安装刀数 12，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 干式，主离合器状态 长开。","T202033330053","2025-08-02","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WG1.9-40","配套发动机功率:1.9kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 1E48F-E汽油机，配套发动机标定功率1.9kW，配套发动机标定转速7500r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1260*460*860，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.05，工作幅宽400mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 10，刀辊设计转速，220，刀辊总安装刀数 12，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 干式，主离合器状态 长开。","T202033330054","2025-08-02","1.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-65","配套发动机功率:2.5kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 NP150(ZS1P65F/P-K)汽油机，配套发动机标定功率2.5kW，配套发动机标定转速3600r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1440*700*950，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.25，工作幅宽650mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 0，刀辊设计转速，240，刀辊总安装刀数 24，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 湿式，主离合器状态 常开。","T202133330013","2026-07-26","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套发动机功率:2.2kW","配套2.2KW汽油发动机，动力输出方式为直联传动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1270×480×830mm，作业速度：0.15～0.25m/s，作业小时生产率：0.01～0.03hm2/(h·m)，工作幅宽：400mm，传动方式：发动机输出，刀锟：齿轮传动，设计转速：0～256r/min，最大回转半径：140mm，总安装刀数：16把，旋耕刀型号：组合式专用刀，主离合器形式：离心摩擦式，主离合器状态：常开","ZJ2019010","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG2.5Q-40","配套发动机功率:2.5kW","规格型号：1WG2.5Q-40，燃油种类：90#以上汽油机油,发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司，型号规格：NP150，额定功率：2.5KW，启动方式：手拉反冲式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×480×830mm，作业速度：0.10-0.25m/s，作业小时生产率：0.02-0.045hm2/(h·m)，工作幅宽:400mm，传动方式：发动机输出：直联传动，刀辊：齿轮传动，旋耕刀型号：组合式专用刀","ZJ2019009","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-50","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：2.5；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1300*640*1030；作业速度m/s：0.05～0.2；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：500；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：215；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[392,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-60-A","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：2.5；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*820*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[393,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-50","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：2.5；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1250*600*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：500；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：180；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500436","2026-12-29","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[394,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-60","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：2.5；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1500*800*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500436","2026-12-29","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[395,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQZ2.7-45","配套发动机功率:2.7kW","型号名称:1WGQZ2.7-45微耕机;结构型式:手持式;配套发动机标定率:2.7kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×500×960mm；作业速度：0.05～0.2m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.02hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：450mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）:0（º）;扶把调整幅度（垂直方向）:30（º）;刀辊设计转速:210r/min；刀辊最大回转半径:130mm;刀辊总安装刀数:24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500453","2026-12-29","2.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[396,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG2.2-60FQ-ZC","配套发动机功率:2.2kW","发动机标定功率：2.2（KW），发动机标定定转速：3600（r/min）；发动机类型：单缸、四冲程、顶置气门、风冷汽油发动机；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x615x810(mm)，工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：30；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。","T202150500392","2026-11-18","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[397,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-61","配套发动机功率:2.5kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：2.5kW；3、配套发动机标定转速：3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：汽油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1500x920x1000 mm；7、作业速度： 0.05~0.2 m/s；8、扶把振动：≤50 m/s²；9、作业小时生产率：≥0.02hm²/（h·m）；10、单位作业面积燃油消耗量：≤35 kg/hm²；11、工作幅宽：610 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0 °；15、扶把调整幅度（垂直方向）：25°；16、导辊设计转速：快档140 r/min，慢档120r/min；17、导辊最大回转半径：140 mm；18、导辊总安装刀数：18；19、旋耕刀型式：旱地刀；20、主离合器型式：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T202150500326","2026-11-18","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[398,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG1.5-33FQ-DL","配套发动机功率:1.5kW","配套动力标定功率:1.5KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1350*480*880mm；发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：12把；工作宽幅：330mm；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态;常开。","T201950500168","2024-09-09","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[399,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-50","配套发动机功率:2.5kW","1WGQZ2.5-50配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1500X650X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽500mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：75；2挡：140；3挡：200；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：12；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500013","2027-01-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[400,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-60","配套发动机功率:2.5kW","1WGQZ2.5-60配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1500X650X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：75；2挡：140；3挡：200；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500013","2027-01-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[401,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-40","配套发动机功率:2.5kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1520×620×950；配套动力:汽油机；标定功率:2.5kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：40；结构质量（kg）：35；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：12；主离合器型式：离心式。","T202150500442","2026-12-29","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[402,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33","配套发动机功率:1.5kW","型号为1WGQD1.5-33微耕机，配套发动机标定功率：1.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1400*480*880mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：防缠刀，总安装刀数：12把，工作幅宽：330mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","T202050500150","2025-07-13","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[403,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33A","配套发动机功率:1.5kW","型号为1WGQD1.5-33A微耕机，配套发动机标定功率：1.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1220*530*940mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：防缠刀，总安装刀数：12把，工作幅宽：330mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","T202050500149","2025-07-13","1.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[404,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-65","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WGQZ2.5-65型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：2.5kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×650mm×910mm，工作幅宽：650mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：18，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：\n离心式，主离合器状态：常开。","T202250500039","2027-01-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[405,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-95","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WGQZ2.5-95型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：2.5kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1540mm×960mm×990mm，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：\n摩擦片式，主离合器状态：常开","T202250500038","2027-01-25","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[406,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.8-45","配套发动机功率:2.8kW","型号名称：1WGQZ2.8-45 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.8kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1370mm×470mm×980mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：450mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速：161r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500390","2026-11-18","2.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[407,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申通用动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ3.0-50","配套发动机功率:3.0kW","配套发动机：NP165汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率3.0KW，标定转速3600r/min,排放标准：第2阶段。结构型式：手持式；配套发动机起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1360×520×930mm；工作幅宽：500mm；结构质量(kg):30；发动机输出传动方式 ：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把垂直方向幅度可调整（°）：35；刀辊设计转速（r/min）：250；刀辊最大回转半径（mm):130；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数：18把；耕深：10.4cm；主离合器：常开摩擦片式；","T202250500023","2027-01-25","3.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[408,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","长沙恒牛农业科技有限公司","微耕机","1WG4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-95型微耕机  结构型式：手持式   配套发动机型号名称：KM173FA型风冷柴油机  配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司   配套发动机标定功率：4.05kW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉反冲  配套发动机燃油种类：柴油  整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×960×990mm  作业速度：0.14～0.36m/s  扶把振动：≤60m/s2  作业小时生产率：0.06～0.13hm2/(h·m)   单位作业面积燃油消耗量：≤7.5kg/hm2   工作幅宽：950mm   发动机输出传动方式:直联式  刀辊传动方式：齿轮  扶把调整幅度（水平方向）：0°  扶把调整幅度（垂直方向）：90°  刀辊设计转速：快档：145 慢档：83r/min  刀辊最大回转半径：180mm   刀辊总安装刀数：24把  旋耕刀型式：自制刀  主离合器型式：摩擦片   主离合器状态：常开","T202143430195","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[409,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","长沙恒牛农业科技有限公司","微耕机","1WG4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG4.1-105型微耕机  结构型式：手持式   配套发动机型号名称：KM178FA型柴油发动机  配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司   配套发动机标定功率：4.1kW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉反冲  配套发动机燃油种类：柴油  整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×1070×1000mm  作业速度：0.14～0.36m/s  扶把振动：≤60m/s2  作业小时生产率：0.06～0.13hm2/(h·m)   单位作业面积燃油消耗量：≤7.5kg/hm2   工作幅宽：1050mm   发动机输出传动方式:直联式  刀辊传动方式：齿轮  扶把调整幅度（水平方向）：0°  扶把调整幅度（垂直方向）：90°  刀辊设计转速：快档：145 慢档：83r/min  刀辊最大回转半径：180mm   刀辊总安装刀数：18把  旋耕刀型式：自制刀  主离合器型式：摩擦片   主离合器状态：常开","T202143430195","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[410,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","长沙恒牛农业科技有限公司","微耕机","1WG5.3-105","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG5.3-105型微耕机  结构型式：手持式   配套发动机型号名称：KM186FA型柴油发动机  配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司   配套发动机标定功率：5.3kW  配套发动机标定转速：3000r/min  配套发动机起动方式：手拉反冲  配套发动机燃油种类：柴油  整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1080×980mm  作业速度：0.14～0.36m/s  扶把振动：≤60m/s2  作业小时生产率：0.06～0.13hm2/(h·m)   单位作业面积燃油消耗量：≤7.5kg/hm2   工作幅宽：1050mm   发动机输出传动方式:直联式  刀辊传动方式：齿轮  扶把调整幅度（水平方向）：0°  扶把调整幅度（垂直方向）：90°  刀辊设计转速：快档：145 慢档：83r/min  刀辊最大回转半径：180mm   刀辊总安装刀数：24把  旋耕刀型式：自制刀  主离合器型式：摩擦片   主离合器状态：常开","T202143430195","2026-12-29","5.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[411,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","长沙恒牛农业科技有限公司","微耕机","1WGQ4-95","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式 配套发动机型号名称：YH170F/P汽油机  配套发动机生产企业：重庆耀虎动力机械有限公司  配套发动机标定功率：4KW 配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉反冲  配套发动机燃油种类：汽油  整机外形尺寸（长×宽×高）：1730×1000×970 mm  作业速度：0.1～0.3m/s  扶把振动：≤40m/s2  作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)  单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2  工作幅宽：950mm  发动机输出传动方式：直联式  刀辊传动方式：齿轮  扶把调整幅度（水平方向）0°  扶把调整幅度（垂直方向）：90°  刀辊设计转速：快挡：130；慢挡：93   刀辊最大回转半径：165mm   刀辊总安装刀数：24把  旋耕刀型式：自制刀   主离合器型式：摩擦片   主离合器状态：常开","T202143430196","2026-12-29","4","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[412,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4.0kW","燃油种类汽油，发动机功率4.0kw，发动机转速3600r/min，外形尺寸（长X宽X高）1480X830X950，工作幅宽700mm，传动方式皮带传动、链传动刀辊，扶把调整幅度水平方向左右各 60°、垂直方向40°，旋耕刀型号160，刀辊最大回转半径160mm，安装刀数18把，涨紧式、常开主离合器。","部20190635","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[413,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70A","配套发动机功率:4.0kW","发动机燃油类型：汽油    发动机功率4.0kw，发动机转速3600r/min，外形尺寸（长X宽X高）1610X810X920，工作幅宽700mm，传动方式齿轮传动、刀辊直联，扶把调整幅度水平方向180°、垂直方向四级，旋耕刀型号150，刀辊最大回转半径150mm，安装刀数18把，摩擦片式、常开式主离合器。","部20190343","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[414,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70B","配套发动机功率:4.0kW","发动机燃油类型：汽油     发动机功率4.0kw，发动机转速3600r/min，外形尺寸（长X宽X高）1630X760X920，工作幅宽700mm，齿轮传动、直联刀辊，扶把调整幅度水平方向180°、垂直方向四级，旋耕刀型号150，刀辊最大回转半径150mm，安装刀数18把，摩擦片式、常开式主离合器。","部20190344","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[415,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-68","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×800×910；工作幅宽(cm)：680；结构质量（kg）：71；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：牙嵌离合式。","部20190334","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[416,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×900×970；工作幅宽(cm)：900；结构质量（kg）：65；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×800×910；工作幅宽(cm)：680；结构质量（kg）：71；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：牙嵌离合式。","部20190332","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[417,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.5-68","配套发动机功率:4.5kW","形尺寸（长×宽×高)mm：1620×800×910；工作幅宽(cm)：680；结构质量（kg）：71；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：牙嵌离合式。","部20190333","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[418,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","莱州市三盾机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.5-90","配套发动机功率:4.5kW","型号：JM177F/P、标定功率4.5kW、制造商：重庆蛟马动力科技有限公司、排放阶段：第二阶段、燃油种类：汽油\n配套动力型号：JM177F/P；制造商：重庆蛟马动力科技有限公司；标定功率(kW)：4.5；标定转速（r/min）：3600；排放标准：第二阶段。","部20190331","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[419,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","洛阳亚泰精密机械有限公司","微耕机","1WGQ4-50B","配套发动机功率:4kW","\"结构型式：手持式；配套发动机型号名称：DH212型汽油发动机\n；配套发动机生产企业：重庆大江动力设备制造有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1350×520×950；作业速度：0.5-07m/s；扶把震动：≤15.9m/s²；作业小时生产率：0.06-0.08hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：5.5kg/hm²；工作幅宽：500mm；发动机输出传动方式：齿轮；导辊传动方式：齿轮；扶把调整幅度（垂直方向）：40°；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：单向离合器；主离合器状态：常开","T202241410034","2027-03-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[420,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","洛阳亚泰精密机械有限公司","微耕机","1WGQ4-50C","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：YGS170F/P型汽油发动机\n；配套发动机生产企业：重庆伊格斯机械有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1350×520×870；作业速度：0.5-07m/s；扶把震动：≤15.9m/s²；作业小时生产率：0.06-0.08hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：5.5kg/hm²；工作幅宽：500mm；发动机输出传动方式：齿轮；导辊传动方式：齿轮；扶把调整幅度（垂直方向）：40°；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：压片式；主离合器状态：常开","T202241410033","2027-03-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[421,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.5-90FJ型微耕机","配套发动机功率:4.5kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×900×1000；整机工作幅宽mm：900；整机结构质量（无工作部件）kg：54；整机结构比质量（无工作部件）kg/kW：12；整机最高行驶速度km/h：7.0；整机前进/倒退档位数：前进2，倒退1；整机最高理论前进速度 km/h：7.2；配套动力生产方式：采购；配套动力生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套动力型号规格：GB225（172F）汽油机；配套动力结构型式：单缸、四冲程、顶置气门；配套动力标定功率/转速kW/r/min：4.5/3600；配套动力起动方式：手拉反冲；配套动力燃油种类：汽油；发动机至变速箱联结方式：直联式；变速箱生产方式：自制；变速箱至刀辊联接方式：直联式；变速箱结构（挡位数）：3；变速箱箱体材质：QT450；握持运行控制装置结构型式：机械联动装置；扶把生产方式：自制；扶把调整幅度水平方向（º ）：0；扶把调整幅度垂直方向（º ）：45；扶把振动m/s²：≦15；耕作部件防护装置宽度 mm：630；耕作部件防护装置后部 （º）：60；耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离 mm：1000；刀辊生产方式：采购；刀辊设计档位转速r/min：85（低速）/ 152（高速）；刀辊最大回转半径mm：150；刀辊总安装刀数（把）：24；旋耕刀生产方式：采购；旋耕刀型号：PⅡ150；旋耕刀型式（刀座式、刀盘式、灭茬刀）：刀盘式（间距137mm）；旋耕刀成型工艺：锻造成型；旋耕刀材质：65Mn；主离合器生产方式：采购；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常分离；限深装置生产方式：采购；限深装置结构型式：立杆式；限深装置深度调节方式：手动限位孔调节；阻力棒生产方式：采购；阻力棒材质：65Mn；阻力棒硬度：HRC35～HRC45","19322P60001R0S","2027-03-24","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[422,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A2","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1P70F/P-G型汽油发动机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率：4kW；标定转速：3800r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类 ：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×1000×850；作业速度：0.5-0.8m/s；扶把振动：≤20m/S²；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（hm）；单位作业面积燃油消耗量： 12～15kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式： 直联式；扶把调整幅度（垂直方向）：0～54（º）；刀辊设计转速： 230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：离心式离合器；主离合器状态： 常开","T202141410247","2026-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[423,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90B4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称： 1P70FV-2型汽油发动机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；标定功率：4kW；标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类 ：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×1000×850；作业速度：0.5-0.8m/s；扶把振动：≤20m/S²；作业小时生产率：0.07～0.15h㎡/（hm）；单位作业面积燃油消耗量： 12～15kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式： 直联式；扶把调整幅度（垂直方向）：0～54（º）；刀辊设计转速： 230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：离心式离合器；主离合器状态： 常开","T202141410247","2026-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[424,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90FJ型微耕机","配套发动机功率:4.0kW","整机工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×900×1000；整机工作幅宽mm：900；整机结构质量（无工作部件）kg：54；整机结构比质量（无工作部件）kg/kW：13.5；整机最高行驶速度km/h：7.06；整机前进/倒退档位数：4；整机最高理论前进速度 km/h：7.2；配套动力生产方式：采购；配套动力生产企业：重庆涪柴动力机械制造有限公司；配套动力型号规格：FC170-1；配套动力结构型式：单缸、四冲程、顶置气门；配套动力标定功率/转速kW/r/min：4.0/3600；配套动力起动方式：手拉反冲；配套动力燃油种类：汽油；发动机至变速箱联结方式：直联式；变速箱生产方式：自制；变速箱至刀辊联接方式：直联式；变速箱结构（挡位数）：3；变速箱箱体材质：QT450；握持运行控制装置结构型式：机械联动装置；扶把生产方式：自制；扶把调整幅度水平方向（º ）：0；扶把调整幅度垂直方向（º ）：45；扶把振动m/s²：≦25；耕作部件防护装置宽度 mm：630；耕作部件防护装置后部 （º）：60；耕作部件防护装置：两扶手末端连线的中点在水平面的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离 mm：900；刀辊生产方式：采购；刀辊设计档位转速r/min：85（低速）/ 152（高速）；刀辊最大回转半径mm：150；刀辊总安装刀数（把）：24；旋耕刀生产方式：采购；旋耕刀型号：PⅡ150；旋耕刀型式（刀座式、刀盘式、灭茬刀）：刀盘式（间距137mm）；旋耕刀成型工艺：锻造成型；旋耕刀材质：65Mn；主离合器生产方式：采购；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常分离；限深装置生产方式：采购；限深装置结构型式：立杆式；限深装置深度调节方式：手动限位孔调节；阻力棒生产方式：采购；阻力棒材质：65Mn；阻力棒硬度：HRC35～HRC45","19322P60001R0S","2027-03-24","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[425,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4Q型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：170F型汽油机；配套发动机生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉式；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×910×890；作业速度：0.1～0.2m/s；扶把振动：≤10.8m/s2；作业小时生产率：0.03～0.06hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：11.0～15.0kg/hm2；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：90°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速：140r/min；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：ⅢS185；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。","T202100371757","2026-12-30","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[426,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QL","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4QL型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：170F型汽油机；配套发动机生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉式；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×990×910；作业速度：0.1～0.2m/s；扶把振动：≤10.8m/s2；作业小时生产率：0.03～0.06hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：11.0～15.0kg/hm2；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：90°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速：140r/min；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：ⅢS185；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。","T202100371757","2026-12-30","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[427,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-5Q","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG-5Q型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：177F型汽油机；配套发动机生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉式；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×960×890；作业速度：0.1～0.2m/s；扶把振动：≤10.8m/s2；作业小时生产率：0.03～0.06hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：11.0～15.0kg/hm2；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：90°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速：140r/min；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：ⅢS185；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。","T202100371757","2026-12-30","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[428,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市宇特机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×750×1000；作业速度m/s：0.1-0.3；扶把振动m/s²：≤12；作业小时生产率hm2/(h·m)：0.04-0.07；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤12；工作幅宽mm：700；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）（º）：90；扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速r/min：快档：140 慢档：90；刀辊最大回转半径mm：150；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型号：S150；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开","T201937370070","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[429,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市宇特机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQZ4-70","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×730×1090；作业速度m/s：0.1-0.3；扶把振动m/s²：≤12；作业小时生产率hm2/(h·m)：0.04-0.07；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤12；工作幅宽mm：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅度（水平方向）（º）：90；扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速r/min：快档：140 慢档：90；刀辊最大回转半径mm：185；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201937370069","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[430,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东雅伦斯机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×800×880；工作幅宽(mm)：700；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链传动；旋耕刀型式：刀座式；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：张紧式；配套发动机型号名称：CS170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆重申机械制造有限公司；配套动力：4kW；配套发动机标定转速（r/min）：3600","T202137370496","2026-12-28","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[431,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东雅伦斯机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70A","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×800×960；工作幅宽(mm)：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：刀座式；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：摩擦片；配套发动机型号名称：CS170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆重申机械制造有限公司；配套动力：4kW；配套发动机标定转速（r/min）：3600","T202137370497","2026-12-28","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[432,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东雅伦斯机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-75","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1680×800×1000；工作幅宽(mm)：750；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链传动；旋耕刀型式：刀座式；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：张紧式；配套发动机型号名称：CS170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆重申机械制造有限公司；配套动力：4kW；配套发动机标定转速（r/min）：3600","T202137370495","2026-12-28","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[433,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东雅伦斯机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-75A","配套发动机功率:4kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1530×800×980；工作幅宽(mm)：750；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：刀座式；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片；配套发动机型号名称：CS170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆重申机械制造有限公司；配套动力：4kW；配套发动机标定转速（r/min）：3600","T202137370498","2026-12-28","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[434,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3（kW），整机结构型式：手持式，外形尺寸：1800×1360×950（mm）, 发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动，工作幅宽：1350mm, 主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，旋耕刀型式：旱地刀，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04hm2/(h•m)，单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm2 。","T202150500461","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[435,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100B","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1560X1050X980mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500454","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[436,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135C","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1800X1360X1000mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1350mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500454","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[437,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135D","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1800X1360X1000mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1350mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500454","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[438,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135E","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1800X1360X1000mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：柴油、工作幅宽:1350mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500454","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[439,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊杰机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4Q","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0KW; 额定功率：3600r/min；动力类型：汽油机","T201900641058","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[440,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","潍坊鲁科机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90","配套发动机功率:4.05kW","型号名称 ：1WGQ4-90型微耕机\n结构型式：前置式\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×900×870mm\n作业速度：0.1-0.3m/s\n扶把振动：≤10.6 m/s2\n作业小时生产率：0.03-0.07 h㎡/（h•m）\n单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/ h㎡\n工作幅宽：850mm\n发动机输出传动方式：三角皮带传动\n刀辊传动方式：齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）：90°\n扶把调整幅度（垂直方向）：30°\n刀辊设计转速：慢档71、快档122 r/min\n刀辊最大回转半径：165mm\n刀辊总安装刀数：24\n旋耕刀型式：ND-WG165\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开","T202100370816","2026-08-31","4.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[441,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","前置微耕机","1WG4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-65前置微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号：GG170-1型汽油机；配套发动机生产企业：重庆工耕机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×730×910mm；作业速度：0.04～0.4m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：0.02～0.12h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（垂直方向）：90°；刀辊设计转速：170r/min；刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型式：异型刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；水田轮结构型式：辊式；水田轮直径：380mm。","T202143430024","2026-04-05","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[442,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","前置微耕机","1WG4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0-75前置微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号：GG170-1型汽油机；配套发动机生产企业：重庆工耕机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1720×820×1120mm；作业速度：0.04～0.4m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：0.02～0.12h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：750mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：170r/min；刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型式：异型刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；水田轮结构型式：辊式；水田轮直径：430mm。","T202143430028","2026-04-05","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[443,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","前置微耕机","1WG4.1-65","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG4.1-65前置微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号：KAGS350型柴油机；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×730×940mm；作业速度：0.04～0.4m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：0.02～0.12h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（垂直方向）：90°；刀辊设计转速：170r/min；刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型式：异型刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；水田轮结构型式：辊式；水田轮直径：380mm","T202143430025","2026-04-05","4.1","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[444,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","前置微耕机","1WG4.1-75","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG4.1-75前置微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号名称：KAGS350型柴油机；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×820×1120mm；作业速度：0.04～0.4m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：0.02～0.12h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：750mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：170r/min；刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型式：异型刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；水田轮结构型式：辊式；水田轮直径：430mm。","T202143430029","2026-04-05","4.1","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[445,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","前置微耕机","1WG5.3-65","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG5.3-65前置微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号：KM186FA型柴油机；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3000r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×730×950mm；作业速度：0.04～0.1m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：0.02～0.12h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（垂直方向）：90º；刀辊设计转速：170r/min；刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型式：IT175；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；水田轮结构型式：辊式；水田轮直径：380mm。","T202143430026","2026-04-05","5.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[446,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","前置微耕机","1WG5.3-85","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WG5.3-85前置微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号：KM186FA型柴油机；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3000r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×900×1040mm；作业速度：0.04～0.1m/s；扶把振动：≤30m/s²；作业小时生产率：0.02～0.12h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/h㎡；工作幅宽：850mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计转速：270r/min；刀辊最大回转半径：170mm，刀辊总安装刀数：28把，旋耕刀型式：异型刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；水田轮结构型式：辊式；水田轮直径：500mm。","T202143430027","2026-04-05","5.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[447,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-60","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ4.-60型微型耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号名称：TL170F/P汽油机；配套发动机生产企业：重庆腾龙盛世机电有限公司； 配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：拉绳起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×640×1070mm；作业速度：≥0.2m/s；扶把振动：≤10.6m/s；作业小时生产率：0.05～0.10h㎡(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12.0kg/h㎡ ；工作幅宽：600mm； 发动机输出传动方式：一级皮带传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（垂直方向）：60°；刀辊设计转速：295r/min；刀辊最大回转半径：160mm，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型式：自制刀；主离合器型式：皮带张紧离合；主离合器状态：常开；水田轮结构形式：辊式；水田轮直径：310mm。","T202100431884","2026-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[448,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.05","配套发动机功率:4.05kW","结构型式:前置式；配套动力型号名称:173F柴油机；配套动力结构型式:单缸、立式、风冷；额定功率:4.05KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1750mm*1050mm*110mm；结构质量:88kg；传动方式:齿轮传动；连接方式:同轴直联；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:24把","T202032320591","2025-12-30","4.05","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[449,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.05A","配套发动机功率:4.05kW","结构型式:后置式；配套动力型号名称:173F柴油机；配套动力结构型式:单缸、立式、风冷；额定功率:4.05KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:97kg；传动方式:皮带传动；连接方式:链条连接；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把","T202032320592","2025-12-30","4.05","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[450,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.0FQ","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:手持式；配套动力型号名称:PW270汽油机；配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷；额定功率:4.0KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1350mm*850mm*950mm；结构质量:82kg；传动方式:齿轮传动；连接方式:同轴直联；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把","T202032320566","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[451,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.1FQ","配套发动机功率:4.1kW","结构型式:后置式；配套动力型号名称:170汽油机；配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷；额定功率:4.1KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:97kg；传动方式:皮带传动；连接方式:链条链接；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把","T202032320565","2025-12-30","4.1","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[452,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.1Q","配套发动机功率:4.1kW","结构型式:后置式；配套动力型号名称:170汽油机；配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷；额定功率:4.1KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:88kg；传动方式:皮带传动；连接方式:链条链接；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档120r/min、2档240r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:24把","T202032320564","2025-12-30","4.1","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[453,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-5.5Q","配套发动机功率:5.5kW","结构型式:前置式；配套动力型号名称:JM177F型汽油机；配套动力结构型式:单缸、风冷；额定功率:5.5KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉式；外形尺寸(长*宽*高):1500mm*950mm*980mm；结构质量:92kg；传动方式:V带+链条；连接方式:皮带连接；扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:24把；旋耕刀型号:旱地弯刀；主离合器型式:单片摩擦离合器；耕深:≥100mm；耕宽:950mm；作业速度:0.2~0.4m/s；作业小时生产率:0.04~0.07HM2/(H•M)；单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/HM2","T202034729","2025-12-28","5.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[454,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-6.3","配套发动机功率:6.3kW","结构型式:前置式；配套动力型号名称:YM186FA型柴油机；配套动力结构型式:单缸、风冷；额定功率:6.3KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉式；外形尺寸(长*宽*高):1750mm*1050mm*1100mm；结构质量:128kg；传动方式:齿轮传动；连接方式:同轴直联；扶把水平方向调整幅度:270°、扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:24把；旋耕刀型号:旱地弯刀；主离合器型式:单片摩擦离合器；耕深:≥100mm；耕宽:1050mm；作业速度:0.2~0.4m/s；作业小时生产率:0.04~0.07HM2/(H•M)；单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/HM2","T202034728","2025-12-28","6.3","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[455,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","沂南县中天机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4","配套发动机功率:4.0kW","配套功率：4.0kw；规格型号:1WG-4；结构形式:前置式；结构形式:单缸、风冷、四冲程；额定功率:4.0kw；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉式；外形尺寸(长×宽×高)1500×700×900mm；结构质量:70kg；传动方式:驱动轴直驱；连接方式:直联；耕宽:700mm；耕深:≥80mm；单位作业面积燃油消耗量:≤12kg/h㎡；","T201900210149","2024-11-28","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[456,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","沂南县中天机械有限公司","微型耕耘机","1WGQZ4-80","配套发动机功率:4.0kW","配套功率4.0kw;配套动力:4.0kW型号名称:1WGQZ4-80;型号规格:JM170F/P汽油机;标定功率:4.0kw;标定转速:3600r/min;启动方式:回弹式手拉;外形尺寸(长×宽×高):1570×880×960mm;工作幅宽:800mm;作业速度:0.1-0.3m/s;作业小时生产率:0.04-0.07hm(h.m);单位作业燃油消耗量:≤12kg/hm2;发动机传动方式:花键传动;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整:水平方向180°;垂直方向:30°;刀辊设计速度:快档140r/min;慢档:90r/min;刀辊最大回转半径:195mm;刀辊总安装片数:24;旋耕刀型号:S195;主离合器形式:摩擦片式;主离合器状态:常开;","部20180624","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[457,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WG4.0-38","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 ZS170F/P汽油机，配套发动机标定功率4.0kW，配套发动机标定转速3800r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1300*500*900，作业速度 0~0.2,作业小时生产率 0~0.3，工作幅宽380mm，发动机输出传动方式 皮带，扶把调整幅度垂直方向 10，刀辊设计转速，250，刀辊总安装刀数 12，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 涨紧，主离合器状态 常开。","T202033330057","2025-08-02","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[458,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","永康市梦卓机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 手持式，配套发动机型号名称 ZS1P70/F/P-H(XP200)汽油机，配套发动机标定功率4.0kW，配套发动机标定转速3600r/min，配套发动机启动方式 手拉，整机外形尺寸（长*宽*高）1430*700*1030，作业速度 0~0.25,作业小时生产率 0~0.3，工作幅宽650mm，发动机输出传动方式 齿轮，扶把调整幅度垂直方向 60，刀辊设计转速，240，刀辊总安装刀数 24，旋耕刀型号 旱地刀，主离合器形式 湿式，主离合器状态 常开。","T202133330014","2026-07-26","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[459,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZCA","配套发动机功率:4.05kW","整机外形尺寸mm:1630×1010×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.05KW；工作宽幅mm：1000; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T201950500244","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[460,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DLA","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1550×910×900; 结构形式：手持式；发动机输出方式：皮带传动；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：900; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：张紧轮式； 主离合器状态：常开","T201950500245","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[461,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1630×960×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：1350; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T201950500242","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[462,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","整机外形尺寸mm:1760×1060×980; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.1KW；工作宽幅mm：1050; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：32； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","渝2019109","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[463,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-92FQ-ZC","配套发动机功率:4.2kW","整机外形尺寸mm:1500×930×1000; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.2KW；工作宽幅mm：920; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","渝2019110","2023-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[464,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","整机外形尺寸mm:1760×1360×980; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3000; 发动机功率：5.3KW；工作宽幅mm：1350; 刀辊最大回转半径mm:185; 刀辊总安装刀数：38； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","渝2019108","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[465,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCA","配套发动机功率:6.3kW","整机外形尺寸mm:1700×1360×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：6.3KW；工作宽幅mm：1350; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：38； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T201950500243","2024-11-12","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[466,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","整机外形尺寸mm:1630×960×1050; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.1KW；工作宽幅mm：950; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：32； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T202150500080","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[467,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸mm:1570×1010×950; 结构形式：手持式；发动机输出方式：直联式；发动机转速r/min：3600; 发动机功率：4.0KW；工作宽幅mm：1000; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：24； 离合器型式：摩擦片式； 主离合器状态：常开","T202150500079","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[468,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-60-B","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*800*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：快档：126；慢档：73；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500345","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[469,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-60-C","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1500*610*1000；作业速度m/s：0.05～0.2；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：215；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500345","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[470,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-85-B","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*860*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：850；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500345","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[471,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.1；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1650*1060*1000；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：1050；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：95；刀辊设计转速r/min：快档：142；慢档：88；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500345","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[472,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：6.2；配套发动机标定转速r/min：3000；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1650*1360*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：92；刀辊设计转速r/min：快档：133；慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：38；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500345","2026-11-18","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[473,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-60-B","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3800；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*800*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[474,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-60-C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3800；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1450*610*1000；作业速度m/s：0.05～0.2；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：215；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[475,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*820*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：800；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[476,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*910*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：90；刀辊设计转速r/min：快档：126；慢档：73；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[477,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.8-100","配套发动机功率:5.8kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：5.8；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1650*1010*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：90；刀辊设计转速r/min：快档：142；慢档：88；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500344","2026-11-18","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[478,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆傲诗蔓机电设备有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-125","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率6.3kW，标定转速：3600r/min,起动方式:手拉起动，柴油发动机，外形尺寸(长*宽*高）：1730*1260*1050mm，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽：1250mm，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度水平0°，垂直135°，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","T202250500022","2027-01-25","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[479,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆傲诗蔓机电设备有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率4.0kW，标定转速：3600r/min,起动方式:手拉起动，汽油发动机，外形尺寸(长*宽*高）：1570*950*960mm，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽：950mm，传动方式：皮带传动，扶把调整幅度水平0°，垂直175°，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式，状态：常开","T202250500020","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[480,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆傲诗蔓机电设备有限公司","微耕机","1WGQZ5.4-125","配套发动机功率:5.4kW","配套发动机标定功率:5.4kW，标定转速：3600r/min,起动方式:手拉起动，汽油发动机，外形尺寸(长*宽*高）：1700*1260*1080mm，作业速度：0.1-0.3m/s，工作幅宽：1250mm，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度水平0°，垂直130°，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开","T202250500021","2027-01-25","5.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[481,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：360r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T201950500036","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[482,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T201950500040","2024-07-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[483,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min;工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500042","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[484,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称：DV225汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500039","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[485,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号名称：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕机型号：旱地刀","T201950500038","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[486,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号和名称：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：960mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500032","2024-07-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[487,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机型号名称：KAGS350柴油机；配套发动机标定功率：4.1KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm;发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500041","2024-07-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[488,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机型号：YH177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500034","2024-07-01","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[489,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机型号名称：KM186FA柴油机；配套发动机标定功率：5.3KW；配套发动机标定转速：3000r/min；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500035","2024-07-01","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[490,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","配套发动机型号：YH182F/P汽油机；配套发动机标定功率：6.5KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T201950500033","2024-07-01","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[491,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀棍传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500185","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[492,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   /  1WG4.0-100FQ-ZC 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1550×1010×1100\n工作幅宽\tmm\t1000\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500231","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[493,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\t/\t1WG4.0-100FQ-ZCA微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1450×1010×870\n工作幅宽\tmm\t1000\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500219","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[494,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称\t/\t1WG4.05-100FC-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.05\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1600×1010×1000\n工作幅宽\tmm\t1000\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500218","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[495,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\t/\t1WG4.0-60FQ-DL 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1353×695×875\n工作幅宽\tmm\t600\n发动机输出传动方式\t/\t皮带\n刀辊传动方式\t/\t链条传动\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500229","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[496,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\t/\t1WG4.0-65FQ-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×660×850\n工作幅宽\tmm\t650\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500230","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[497,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\t/\t1WG4.0-85FQ-DL 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1485×860×865\n工作幅宽\tmm\t850\n发动机输出传动方式\t/\t皮带\n刀辊传动方式\t/\t链条传动\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500215","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[498,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","型号名称\t/\t1WG4.1-100FC-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.1\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1630×1010×1010\n工作幅宽\tmm\t1000\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500214","2024-10-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[499,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","型号名称\t/\t1WG4.1-105FC-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.1\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1700×1060×1010\n工作幅宽\tmm\t1050\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500216","2024-10-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[500,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","型号名称\t/\t1WG6.3-135FC-ZC微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t6.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1720×1360×1000\n工作幅宽\tmm\t1350\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T201950500217","2024-10-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[501,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-60","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*610*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500435","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[502,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-90","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*910*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500435","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[503,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.1；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1700*1060*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：1050；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：100；刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：70；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500435","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[504,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：6.2；配套发动机标定转速r/min：3000；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1700*1360*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：100；刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：70；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：38；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500435","2026-12-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[505,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-55","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3800；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1450*600*1000；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：550；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：180；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500436","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[506,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3800；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1500*810*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：800；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500436","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[507,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*910*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：100；刀辊设计转速r/min：快档：120；慢档：70；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500436","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[508,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ5.8-100","配套发动机功率:5.8kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：5.8；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*1010*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：30；刀辊设计转速r/min：3档：156；2档：116; 1档：56；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500436","2026-12-29","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[509,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆涪柴动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100C","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0kW汽油机； 4、100C型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1650×1000×1000；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直联；刀辊转速（r/min）：慢档：80、中档：115、快档165；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202250500066","2027-03-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[510,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机（标准功率；4.0kW、制造商：重庆凯博通用汽油机动力有限公司；型号名称；170F汽油机）；外形尺寸（mm):1540×960×1020；结构质量（kg)：70；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm，总安装刀数量（把）：32；旋耕刀型号：旱地耕刀。主离合形式：摩擦片式，常开","渝2019032","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[511,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-Z","配套发动机功率:5.3kW","配套发动机（标准功率；5.3kW、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；型号名称；KM186F国三柴油机）；外形尺寸（mm):1570×1360×1040；结构质量（kg)：135；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1350mm，总安装刀数量（把）：38把；旋耕刀型号：旱地刀,主离合形式：摩擦片式，常开。","渝2019012","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[512,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆港本科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×960×960；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联式；刀棍传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）°：0；扶把调整幅度（垂直方向）°：72；刀棍最大回旋半径mm：180；旋耕刀型式：旱地刀；刀棍总安装刀数：24；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202100501081","2026-11-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[513,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆港本科技有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1730×1100×950；工作幅宽mm：1100；发动机输出传动方式：直联式；刀棍传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）°：0；扶把调整幅度（垂直方向）°：72；刀棍最大回旋半径mm：180；旋耕刀型式：防缠草刀；刀棍总安装刀数：24；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202100501080","2026-11-02","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[514,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆工耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100C","配套发动机功率:4.0kW","主要配置：1、四片四组旱地耕刀；2、行走轮；3、4.0kW汽油机； 4、100C型传动箱体；5、阻力棒1根；6、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1650×1000×1000；刀辊传动方式：齿轮传动；发动机输出传动方式：直联；刀辊转速（r/min）：慢档：80、中档：115、快档165；刀辊最大回转半径（mm）：175；总安装刀数：32把；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；作业速度（m/s）：0.1∽0.3；作业小时生产率（h㎡/(h•m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（㎏/h㎡）：≤35。","T202250500037","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[515,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WG4.05-95FC-ZC微耕机\n结构型式：手持式\n配套发动机标定功率：4.05KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1550×970×950mm\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：950mm\n发动机输出传动方式：直联","T201950500233","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[516,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","（1）、型号名称：1WG4.0-85FQ-ZC型微耕机；配套发动机(标定功率4.0KW、标定转速：3600r/min、 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司、型号名称:170F/P汽油机)；\n（2）、起动方式：手拉起动，（3）、外形尺寸:1500×880×950mm；作业速度：0.1-0.3m/s；\n（4）、扶把震动：≤50hm²/(h.m)；（5）作业小时生产率：≥0.04；（6）单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；\n（7）、传动方式:齿轮传动；（8）扶把调整幅度（水平方向、垂直方向）：0 °、135°；\n（9）最大回转半径：170mm；（10）设计速度(r/min)：快档：130、慢档：100；\n（11）连接方式:直联式；（12）工作幅宽:850mm；（13）总安装刀数(把):28；\n（14）旋耕刀型式:旱地刀；（15）主离合器型式：磨擦片；（16）主离合器状态：常开","T201950500250","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[517,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","1、发动机型号：KM186FA   发动机制造商无锡华源凯马发动机有限公司。国Ⅲ柴油发动机,标定功率:5.3KW,标定转速:3000r/min,燃油种类:柴油;2、工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):1710×1360×970;3、工作幅宽(mm):1351;4、传动方式:发动机输出:直联,刀辊:齿轮传动;5、扶把调整幅度:水平方向(°):100,垂直方向(°):205;6、刀辊最大回转半径(mm):179;7、旋耕刀型号:旱地刀;9、主离合器:型式:摩擦片式,状态:常开.","渝2019001","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[518,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG5.8-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.8kW","配套发动机(单缸、四冲程、风冷汽油发动机,功率5.8kw,标定转速3600r/min)；外形尺寸(mm):1800×1130×960；工作幅宽(mm):1130；传动方式(发动机输出):直联；传动方式(刀辊):齿轮传动；总安装刀数:32把；旋耕刀型号:Ⅱ型耕刀；安全机构:手离停","部20180152","2022-12-31","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[519,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A-1","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGC4.1-105A-1微耕机\n结构型式：手持式\n发动机型号：KM178FA    制造商无锡华源凯马有限公司\n配套发动机标定功率：4.1KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1050mm\n发动机输出传动方式：直联\n旋耕刀型式：旱地刀","T202150500252","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[520,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A-2","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGC4.1-105A-2微耕机\n结构型式：手持式\n发动机型号：KM178FA   制造商无锡华源凯马发动机有限公司\n配套发动机标定功率：4.1KW\n配套发动机标定转速：3600r/min\n配套发动机起动方式：手拉起动\n配套发动机燃油种类：柴油 (国三)\n作业速度：0.1～0.3m/s\n扶把振动：≤50m/s2\n工作幅宽：1050mm\n发动机输出传动方式：直联\n旋耕刀型式：旱地刀","T202150500252","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[521,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-100型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.05kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1630×1010×1010（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1000mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：90°。刀辊设计转速：慢档：80 快档：130（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：30把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500252","2025-09-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[522,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-105型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.1kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×1060×1040（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1050mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：90°。刀辊设计转速：慢档：80 快档：130r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：30把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500257","2025-09-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[523,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-115","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WGCZ5.3-115型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：5.3kW。配套发动机标定转速：3000r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×1160×1040（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1150mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：100°。刀辊设计转速：慢档：75 快档：130r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500256","2025-09-29","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[524,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-120","配套发动机功率:5.7kW","型号名称：1WGCZ5.7-120型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：5.7kW。配套发动机标定转速：3000r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×1220×1040（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1200mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：120°。刀辊设计转速：慢档：85；快档：130（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500255","2025-09-29","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[525,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","型号名称：1WGCZ6.2-135型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：6.2kW。配套发动机标定转速：3000r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×1360×1040（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1350mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：120°。刀辊设计转速：慢档：85；快档：130r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：40把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500254","2025-09-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[526,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WGCZ6.3-135型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：6.3kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1360×1050（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1350mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：120°。刀辊设计转速：慢档：70；快档：135r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：40把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500253","2025-09-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[527,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQD4.0-80型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.0kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1450×810×880（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2。工作幅宽：800mm。发动机输出传动方式：皮带传动。刀辊传动方式：链条传动。扶把调整幅度（水平方向）：0º。扶把调整幅度（垂直方向）：190º。刀辊设计转速：慢档95；快档120r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：张紧轮式。主离合器状态：常开。","T202050500259","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[528,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏渠机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-80型微耕机。结构型式：手持式。。配套发动机标定功率：4.0kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1540×810×1010（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2。工作幅宽：800mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：80°。刀辊设计转速：慢档：95 快档：120r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202050500258","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[529,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQD4.0-75微耕机：结构型式:手持式;配套发动机标定功率:4.0kW；配套发动机标定转速:3600r/min；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1540×760×1000mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：750mm；发动机输出传动方式:皮带传动；刀辊传动方式:链条传动；扶把调整幅度（水平方向）:0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）:175（º）；刀辊设计转速:快档：126；慢档：92r/min；刀辊最大回转半径:180mm;刀辊总安装刀数:24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202150500449","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[530,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQD4.0-80微耕机：结构型式:手持式;配套发动机标定功率:4.0kW；配套发动机标定转速:3600r/min；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1560×800×1000mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：800mm;发动机输出传动方式:皮带传动；刀辊传动方式:链条传动；扶把调整幅度（水平方向）:0（º）；扶把调整幅度（垂直方向）:180（º）；刀辊设计转速:快档：126；慢档：92r/min；刀辊最大回转半径:160mm;刀辊总安装刀数:24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202150500449","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[531,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQZ4.0-100微耕机;结构型式:手持式;配套发动机标定功率:4.0kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1560×1010×1050mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：1000mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）:0（º）;扶把调整幅度（垂直方向）:190（º）;刀辊设计转速:快档：150；慢档：100r/min;刀辊最大回转半径:160mm;刀辊总安装刀数:32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500453","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[532,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQZ4.0-100A微耕机;结构型式:手持式;配套发动机标定功率:4.0kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×1010×1030mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：1000mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）:0（º）;扶把调整幅度（垂直方向）:210（º）;刀辊设计转速:快档：150r/min；慢档：100r/min;刀辊最大回转半径:160mm;刀辊总安装刀数:32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500453","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[533,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQZ4.0-95 微耕机;结构型式:手持式;配套发动机标定率:4.0kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350×950×1000mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）:45（º）;扶把调整幅度（垂直方向）:200（º）;刀辊设计转速:快档：150r/min；慢档：100r/min;刀辊最大回转半径:160mm;刀辊总安装刀数:24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500453","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[534,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQZ4.0-95A 微耕机;结构型式:手持式;配套发动机标定率:4.0kW;配套发动机标定转速:3600r/min;配套发动机起动方式:手拉起动;配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1470×950×970mm；作业速度：0.1～0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：950mm;发动机输出传动方式:直联;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）:0（º）;扶把调整幅度（垂直方向）:58（º）;刀辊设计转速:快档：150r/min；慢档：100r/min;刀辊最大回转半径:160mm;刀辊总安装刀数:24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500453","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[535,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.5-110","配套发动机功率:5.5kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：5.5（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长x宽x高）：1630x1100x1050(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）；扶把振动：≤50（m/S²）；作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）；单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）；工作幅宽：1100（mm）； 发动机输出传动方式：直连；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向） ：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：105°；刀辊设计转速：I档：60；II档：110；III档:150（r/min）；刀辊最大回转半径：180（mm）；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500433","2026-12-29","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[536,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100B","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500309","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[537,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T202150500309","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[538,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：330mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500308","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[539,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：330mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500308","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[540,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500263","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[541,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆蛟马动力科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105A","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机型号：JM177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","T202050500357","2025-12-07","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[542,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆聚帮机械设备有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1515×1000×930；工作幅宽(cm):99；结构质量（kg）：30；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：锥齿传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：24把；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500396","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[543,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏源机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×1010×1000；工作幅宽(cm)100；结构质量（kg）：110；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式","T202150500300","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[544,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏源机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100S","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×1010×1000；工作幅宽(cm)100；结构质量（kg）：110；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式","T202150500300","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[545,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏源机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1060×1050；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：120；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式","T202150500300","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[546,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-61","配套发动机功率:4.0kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：4.0kW；3、配套发动机标定转速：3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：汽油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1540x920x1000 mm；7、作业速度： 0.05~0.2 m/s；8、扶把振动：≤50 m/s²；9、作业小时生产率：≥0.02hm²/（h·m）；10、单位作业面积燃油消耗量：≤35 kg/hm²；11、工作幅宽：610 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0 °；15、扶把调整幅度（垂直方向）：25°；16、导辊设计转速：快档140 r/min，慢档120r/min；17、导辊最大回转半径：140 mm；18、导辊总安装刀数：18；19、旋耕刀型式：旱地刀；20、主离合器型式：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T202150500326","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[547,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯一马农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-61","配套发动机功率:4.5kW","1、结构型式：手持式2、配套发动机标定功率：4.5kW；3、配套发动机标定转速：3600 r/min ；4、配套发动机起动方式：手拉起动；5、配套发动机燃油种类：汽油；6、整机外形尺寸（长x宽x高）：1520x940x970 mm；7、作业速度： 0.05~0.2 m/s；8、扶把振动：≤50 m/s²；9、作业小时生产率：≥0.02hm²/（h·m）；10、单位作业面积燃油消耗量：≤35 kg/hm²；11、工作幅宽：610 mm；12、发动机输出传动方式：直联；13、刀辊传动方式：齿轮传动；14、扶把调整幅度（水平方向）：0°；15、扶把调整幅度（垂直方向）：25°；16、导辊设计转速：快档140 r/min，慢档120r/min；17、导辊最大回转半径：140 mm；18、导辊总安装刀数：18；19、旋耕刀型式：旱地刀；20、主离合器型式：摩擦片式；21、主离合器状态：常开","T202150500326","2026-11-18","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[548,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号名称：170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力额定转速:3600r/min；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；旋耕刀型号:型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T201950500158","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[549,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","配套动力标定功率:4.05KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1550*1010*980mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：1000mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500165","2024-09-09","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[550,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1570*700*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：650mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500167","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[551,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1460*910*980mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：900mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500164","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[552,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（mm）：1520*960*950；刀辊传动方式：链条传动；发动机输出传动方式：皮带传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装把数：24把；主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开","T201950500160","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[553,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力标定功率:4.0KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1630*970*960mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：960mm；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态;常开。","T201950500166","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[554,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套动力标定功率:4.1KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1640*1060*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：1050mm；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T201950500161","2024-09-09","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[555,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.5kW","配套动力标定功率:4.5KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1620*1060*990mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；工作宽幅：1050mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500170","2024-09-09","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[556,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","配套动力标定功率:5.3KW,标定转速：3000r/min；外形尺寸：1640*1360*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500162","2024-09-09","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[557,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套动力标定功率:6.3KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1640*1360*970mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500163","2024-09-09","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[558,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","配套动力标定功率:6.5KW,标定转速：3600r/min；外形尺寸：1620*1360*990mm；刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出传动方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：38把；工作宽幅：1350mm；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态;常开。","T201950500159","2024-09-09","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[559,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀棍传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500180","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[560,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率: 4.0KW 配套发动机燃油种类: 汽油 作业速度： 0.1～0.3m/s 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 工作幅宽： 1000mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式： 齿轮传动 刀辊最大回转半径： 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T201950500197","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[561,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3KW 配套发动机标定转速：3600r/min 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 工作幅宽: 1350mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 180mm 刀辊总安装刀数：40 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T201950500196","2024-10-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[562,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-110","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1KW 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 工作幅宽: 1100mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T202050500224","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[563,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-110-1","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1KW 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 工作幅宽: 1100mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T202050500225","2025-09-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[564,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQD4.0-100B-1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW 配套发动机燃油种类: 汽油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2 工作幅宽: 1000mm 发动机输出传动方式: 皮带传动 刀辊传动方式: 链条传动 刀辊最大回转半径: 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：张紧轮式","T202050500227","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[565,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100-1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0KW 配套发动机燃油种类: 汽油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2 工作幅宽: 1000mm 发动机输出传动方式: 直联 刀辊传动方式: 齿轮传动 刀辊最大回转半径: 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式","T202050500226","2025-09-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[566,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-110FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1730×1100×950；作业速度（m/s）：0.1-0.3；工作幅宽(mm)：1100；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶手把调整幅度（水平方向）（°）：0，扶手把调整幅度（垂直方向）（°）205；旋耕刀型式：防缠草刀；刀棍总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202100501079","2026-11-02","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[567,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-60","配套发动机功率:4.05kW","1WGCZ4.05-60配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1550X650X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；工作幅宽600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：60；2挡：115；3挡：180；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500014","2027-01-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[568,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-90","配套发动机功率:4.05kW","1WGCZ4.05-90配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1550X910X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：60；2挡：115；3挡：180；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500014","2027-01-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[569,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-55","配套发动机功率:4.0kW","1WGQZ4.0-55配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1500X650X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽550mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：75；2挡：140；3挡：200；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500013","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[570,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","1WGQZ4.0-90配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1500X910X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：75；2挡：140；3挡：200；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500013","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[571,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科牛机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.8-100","配套发动机功率:5.8kW","1WGQZ5.8-100配置参数：结构型式：手持式；配套发动机标定功率：5.8kW；配套发动机标定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长X宽X高)：1500X1010X1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90度；扶把调整幅度（垂直方向）：40度；刀辊设计转速（r/min）：1挡：75；2挡：140；3挡：200；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态；常开。","T202250500013","2027-01-25","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[572,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F风冷汽油机,结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV、气缸中心斜置25°、气门顶置,标定功率(KW):4.0,标定转速R/MIN:3600,起动方式:手拉回复式反冲起动,外形尺寸(长*宽*高MM):1450*750*950,结构质量(KG):55,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向90,刀辊转速(R/MIN):快档145、慢档105,最大回转半径(MM):180,总安装刀数:18,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:张紧轮式,耕宽(MM):750,耕深(MM):≥100,作业速度M/S:0.1~0.3,作业小时生产率HM2/(H*M):≥0.04,单位作业面积燃油消耗量(KG/HM2):≤35","T202100501076","2026-11-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[573,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：手持式；配套发动机：标定功率（KW）：6.3；标定转速（r/min）:3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：柴油。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1780*1350*950；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤30；工作幅宽（mm）：1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：180°；刀辊（设计转速r/min）：快档130，慢档75；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：38；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器（型式）：摩擦片式；主离合器（状态）：常开","T201950500077","2024-08-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[574,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率（kw）:4.05；配套发动机标定转速（r/min）:3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；制造商：无锡华源凯马发动机有限公司；排放阶段：国三；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：1595*1010*970；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤30；工作幅宽（mm）：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：202°；刀辊（设计转速r/min）：快档130，慢档93；刀辊（最大回转半径mm）：175；刀辊（总安装刀数）：32；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500286","2026-10-21","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[575,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率（kw）:4.1；配套发动机标定转速（r/min）:3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；排放阶段：国三；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：1675*1060*960；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤30；工作幅宽（mm）：1050；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：200°；刀辊（设计转速r/min）：快档144，慢档83；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：32；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500286","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[576,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆科业动力机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-100","配套发动机功率:4.2kW","结构型式：手持式；配套发动机：标定功率（KW）：4.2；标定转速（r/min）:3600；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油。制造商：重庆科业动力机械制造有限公司；排放阶段：国Ⅱ；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1550*1010*970；作业速度（m/s）：01-0.3；扶把振动（m/s2）≤50；作业小时生产率（hm2/(h·m)）：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；工作幅宽（mm）：1000；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：210°；刀辊（设计转速r/min）：快档130，慢档70；刀辊（最大回转半径mm）：180；刀辊（总安装刀数）：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500359","2025-12-07","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[577,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆力润机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","微耕机配套功率为：4.0kw，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸：1595×1020×970，工作幅宽：1000mm，作业速度：0.1~0.3m/s。作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h?m)，单位作业面积燃油消耗量≤35kg/h㎡","渝2018058","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[578,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆力润机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1595×1010×955   工作幅宽(cm)100cm；结构质量（kg）：130；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠草刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500194","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[579,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆力润机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸1800×1010×950   工作幅宽1000cm；结构质量（kg）：140；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500195","2024-10-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[580,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆力润机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1850×1360×950   工作幅宽(cm)135cm；结构质量（kg）：145；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500225","2024-11-12","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[581,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆力润机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-100FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","型号名称\n/\n1WG5.5-100FQ-ZC微耕机\n结构型式\n/\n手持式\n配套发动机标定功率\nkW\n5.5\n配套发动机标定转速\nr/min\n3600\n配套发动机起动方式\n/\n手拉起动\n配套发动机燃油种类\n/\n汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1600×1010×955\n作业速度\nm/s\n0.1～0.3\n扶把振动\nm/s2\n≤50\n作业小时生产率\nhm2/(h·m)\n≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\nkg/hm2\n≤35\n工作幅宽\nmm\n1000\n发动机输出传动方式\n/\n直联\n刀辊传动方式\n/\n齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\n（º）\n0\n扶把调整幅度（垂直方向）\n（º）\n195\n刀辊设计转速\nr/min\n1档：65；2档：120\n刀辊最大回转半径\nmm\n175\n刀辊总安装刀数\n/\n24\n旋耕刀型式\n/\n防缠草刀\n主离合器型式\n/\n摩擦片式\n主离合器状态\n/\n常开","T201950500222","2024-11-12","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[582,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆普罗旺斯机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1480×895×875；工作幅宽(cm)：90；结构质量（kg）：38；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：24把；主离合器型式：离心离合式。","T202150500397","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[583,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","1、产品型号:1WG4.0-95FQ-DL;2、结构形式:手持式;3、配套发动机标定功率:4.0kW;4、配套发动机标定转速:3600r/min;5、配套发动机启动方式:手拉启动;6、配套发动机燃油种类:汽油;7、外形尺寸:1600×950×890mm;8、作业速度:0.1~0.3m/s;9、扶把振动:≤50m/s2;10、作业小时生产率:≥0.04hm2/(h?m);11、单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm2;12、工作幅宽:950mm;13、发动机输出传动方式:皮带传动;14、刀棍传动方式:链条传动;15、扶把调整幅度(水平方向):0°;16、扶把调整幅度(垂直方向):208°;17、刀棍最大回转半径:180mm;18、刀棍总安装刀数:24把;19、旋耕刀型式:旱地刀;20、主离合器型式:张紧轮式;21、主离合器状态:常开.","T202150500460","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[584,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DLA","配套发动机功率:4.0kW","1、产品型号:1WG4.0-95FQ-DLA;2、结构形式:手持式;3、配套发动机标定功率:4.0KW;4、配套发动机标定转速:3600r/min;5、配套发动机启动方式:手拉启动;6、配套发动机燃油种类:汽油;7、外形尺寸:1550×960×885mm;8、作业速度:0.1~0.3m/s;9、扶把振动:≤50m/s2;10、作业小时生产率:≥0.04hm2/(h?m);11、单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm2;12、工作幅宽:950mm;13、发动机输出传动方式:皮带;14、刀棍传动方式:链条传动;15、扶把调整幅度(水平方向):0°;16、扶把调整幅度(垂直方向):210°;17、刀棍设计转速:快档,151r/min;慢档,109r/min;18、刀棍最大回转半径:190mm;19、刀棍总安装刀数:24把;20、旋耕刀型式:旱地刀;21、主离合器型式:张紧轮式;22、主离合器状态:常开.","T201950500083","2024-08-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[585,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","1、产品型号:1WG4.0-95FQ-ZC;2、结构形式:手持式;3、配套发动机标定功率:4.0KW;4、配套发动机标定转速:3600r/min;5、配套发动机启动方式:手拉启动;6、配套发动机燃油种类:汽油;7、外形尺寸:1545×965×890mm;8、作业速度:0.1~0.3m/s;9、扶把振动:≤50m/s2;10、作业小时生产率:≥0.04hm2/(h?m);11、单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm2;12、工作幅宽:950mm;13、发动机输出传动方式:直联;14、刀棍传动方式:齿轮传动;15、扶把调整幅度(水平方向):0°;16、扶把调整幅度(垂直方向):166°;17、刀棍最大回转半径:180mm;18、刀棍总安装刀数:24把;19、旋耕刀型式:旱地刀;20、主离合器型式:摩擦片式;21、主离合器状态:常开.","T202150500395","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[586,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-100","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1650×1010×1000；配套动力:柴油机；标定功率:4.1kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：100；结构质量（kg）：85；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：离心式。","T202150500443","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[587,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-130","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1730×1310×1000；配套动力:柴油机；标定功率:6.3kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：130；结构质量（kg）：130；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：离心式。","T202150500443","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[588,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚翔机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×610×950；配套动力:汽油机；标定功率:4.0kW；标定转速:3600r/min；工作幅宽(cm)：60；结构质量（kg）：45；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：离心式。","T202150500442","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[589,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机:170F汽油机;额定功率:4.0KW;外形尺寸(MM):1540×1030×1030;结构形式:手持式;作业速度:m/s0.1~0.3;结构质量:70KG;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数:24把;作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M);单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/HM2;耕宽1000MM;","T202050500017","2025-03-11","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[590,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","结构形式:手持式;燃油种类:柴油(国Ⅲ);标定功率:4.05kw;整机外形尺寸(长*宽*高):1580mm*1030mm*1010mm;作业速度:0.1~0.3;作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M);发动机输出传动方式:直联;传动方式:齿轮传动;总安装刀数:24把;旋耕刀型式:旱地刀;离合器型式:摩擦片式.","T201950500005","2024-05-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[591,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×900×900；工作幅宽(cm)90；结构质量(kg):57.0；传动方式(发动机输出):链条传动；传动方式(刀辊):快档:150r/min,慢档:110r/min；旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀；总安装刀数量(把):24；主离合器型式:张紧轮式.","T201950500177","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[592,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","结构形式:手持式;燃油种类:柴油(国Ⅲ);标定功率:4.1kw;整机外形尺寸(长*宽*高):1730mm*1060mm1050mm;作业速度:0.1~0.3;作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M);发动机输出传动方式:直联;传动方式:齿轮传动;总安装刀数:32把;旋耕刀型式:旱地刀;离合器型式:摩擦片式.","T201950500006","2024-05-12","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[593,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG6.0-135FC-ZC","配套发动机功率:6.0kW","结构形式:手持式;燃油种类:柴油(国Ⅲ);标定功率:6.0kw;整机外形尺寸(长*宽*高):1730mm*1360mm*1050mm;作业速度:0.1~0.3;作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M);发动机输出传动方式:直联;传动方式:齿轮传动;总安装刀数:40把;旋耕刀型式:旱地刀;离合器型式:摩擦片式","T201950500004","2024-05-12","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[594,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市美琪工业制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","燃油种类:柴油(国Ⅲ);标定功率:6.3kw;工作状态外形尺寸(长*宽*高):1750mm*1350mm*1100mm;作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M);发动机输出:直联;总安装刀数:40把;旋耕刀型号:旱地刀;主离合器型式:摩擦片式.","渝2018172","2022-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[595,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田畸实业有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率kW:4.05;标定转速r/min:3600;配套动力起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸1570×1010×960mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开，工作幅宽(cm)100。","T202150500280","2026-09-17","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[596,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田畸实业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率kW:4.1;标定转速r/min:3600;配套动力起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸1690×1060×990mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计最大回转半径mm:175；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开，工作幅宽(cm)105。","T202150500280","2026-09-17","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[597,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田畸实业有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率kW:6.3;标定转速r/min:3600;配套动力起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸1720×1360×1000mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计最大回转半径mm:190；刀辊总安装刀数：40；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。工作幅宽（cm）：135","T202150500280","2026-09-17","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[598,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田畸实业有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","配置参数：结构型式：手持式;外形尺寸1550×1010×1000mm、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽1000(mm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开","T202150500193","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[599,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田畸实业有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配置参数：结构型式：手持式;外形尺寸1550×950×950mm、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽950(mm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开","T202150500193","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[600,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式;外形尺寸1550×1010×1000mm、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽1000(mm)、总安装刀数量32(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合型式：摩擦片式、主离合状态：常开","T202050500350","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[601,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1450×660×840mm、结构质量:42（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量18(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合型式：摩擦片式、主离合状态：常开","渝2018097","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[602,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1400×750×950mm、结构质量:42（kg）、耕宽700(mm)、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量18(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合型式：摩擦片式、主离合状态：常开","渝2019017","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[603,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1700×960×940mm、结构质量:65（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽950(mm)总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合型式：摩擦片式、主离合状态：常开","渝2018096","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[604,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WG4.2-95FQ-ZCA","配套发动机功率:4.2kW","结构型式：步耕手扶式;外形尺寸1480×960×890mm、结构质量:60（kg）、传动方式:锥齿传动、连接方式：直联式、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀","渝2018013","2022-12-31","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[605,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率kW:4.05;标定转速r/min:3600;配套动力起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸1570×1010×960mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500279","2026-09-17","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[606,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","型号名称:1WGCZ4.05-95型微耕机 结构型式：手持式;结构质量:44（kg）、配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min,配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油,外形尺寸（长*宽*高）：1530×960×950mm、作业速度（m/s)：0.1-0.3，扶把震动(m/s2):≦50,作业小时生产率：（hm2/(h*m) ）≧0.04，单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）≦30,工作幅度（mm）:950,发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）（。）：0，扶把调整幅度（垂直方向）（。）120，刀辊设计转速（r/min）:快档：135，慢档：95；刀辊最大回转半径（mm）:180,刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","T202250500056","2027-03-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[607,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率kW:4.1;标定转速r/min:3600;配套动力起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸1690×1060×990mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计最大回转半径mm:175；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500279","2026-09-17","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[608,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率kW:6.3;标定转速r/min:3600;配套动力起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；外形尺寸1720×1360×1000mm；发动机输出方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；刀辊设计最大回转半径mm:190；刀辊总安装刀数：40；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500279","2026-09-17","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[609,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆田中科技集团有限公司","微耕机","1WGQD4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式;外形尺寸1500×910×900mm、传动方式:皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、耕宽900(mm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀、主离合形式：张紧轮式、主离合器状态：常开","T202050500393","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[610,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","型号为1WGCZ4.05-100微耕机，配套发动机标定功率：4.05kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*1010*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500141","2025-07-13","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[611,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号为1WGCZ4.1-105微耕机，配套发动机标定功率：4.1kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1640*1060*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1050mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500144","2025-07-13","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[612,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","型号为1WGCZ5.3-135微耕机配套动力标定功率：5.3kw，标定转速：3000r/min，外形尺寸：1640*1360*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，耕刀型号：旱地刀，总装刀数：38把，工作宽幅：1350mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500096","2025-06-07","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[613,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","\"型号为1WGCZ6.3-135微耕机，配套动力标定功率：6.3kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1640*1360*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：38把，工作幅款：1350mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。\n\"","T202050500097","2025-06-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[614,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","型号为1WGQD4.0-95微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1520*960*950mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：950mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","T202050500142","2025-07-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[615,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","型号为1WGQZ4.0-100微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*1010*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500143","2025-07-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[616,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100B","配套发动机功率:4.0kW","型号为1WGQZ4.0-100B微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1570*1010*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202150500212","2026-08-19","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[617,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-65","配套发动机功率:4.0kW","型号为1WGQZ4.0-65微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1570*700*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：18把，工作幅宽：650mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500138","2025-07-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[618,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","型号为1WGQZ4.0-90微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1460*910*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：900mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500099","2025-06-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[619,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-96","配套发动机功率:4.0kW","型号为1WGQZ4.0-96微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1630*970*960mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：960mm，主离合器型式：牙嵌式，主离合器状态：常开。","T202050500139","2025-07-13","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[620,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105","配套发动机功率:4.5kW","型号为1WGQZ4.5-105微耕机，配套发动机标定功率：4.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1620*1060*990mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1050mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500140","2025-07-13","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[621,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ6.5-135","配套发动机功率:6.5kW","型号为1WGQZ6.5-135微耕机，配套发动机标定功率：6.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1620*1360*990mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：38把，工作幅宽：1350mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500098","2025-06-07","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[622,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T201900500966","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[623,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WG4.0-105FQ-ZC微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，\n配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1050mm×1050mm，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T201900500967","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[624,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：650mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","渝2018109","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[625,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：750mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：鼓式。","渝2018197","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[626,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套发动机功率:4kW","发动机型号名称：1P70FV-2/P汽油机，配套发动机标定功率：4kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：840mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：锥齿传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：鼓式。","T202100501077","2026-11-02","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[627,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4kW","配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：950mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型号：旱地刀。","渝2019062","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[628,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率：4.1kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：回弹式绳索起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","渝2019061","2023-12-31","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[629,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG5.2-135FQ-ZC","配套发动机功率:5.2kW","配套发动机标定功率：5.2kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","渝2018198","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[630,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率：6.3kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T201900500965","2024-12-30","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[631,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆伟友动力机械有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","型号名称：1WG6.5-135FQ-ZC微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：6.5kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×1350mm×1030mm，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202000501329","2025-12-30","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[632,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套发动机功率:6.5kW","结构型式：手持式； 配套发动机标定功率kW：6.5；标定转速r/min：3600；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1670×1350×990；工作幅宽mm：1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（º）：60；垂直方向（º）：160；旋耕刀型号：旱地刀；最大回转半径mm：180；总安装刀数：38；主离合器型式：摩擦片式；状态：常开。","T202150500260","2026-08-19","6.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[633,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100B-1","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类；柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×1010×950；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把振动：m/s²：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：200；刀辊设计转速r/min：快档：135；慢档：95；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总数安装刀数：24；旋耕刀型式；旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500060","2027-03-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[634,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-65FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","国三柴油机，标定功率：4.05（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：65cm；耕深：≥10cm","T201950500182","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[635,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","国三柴油机，标定功率：4.05（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T201950500181","2024-10-07","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[636,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：65cm；耕深：≥10cm","T201950500179","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[637,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：皮带+链条；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：涨紧轮式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T201950500178","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[638,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥10cm","T201950500184","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[639,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","国三柴油机，标定功率：4.1（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥10cm","T201950500183","2024-10-07","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[640,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","国三柴油机，标定功率：6.3（KW）;标定转速3600r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：38把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：135cm；耕深：≥10cm","T201950500180","2024-10-07","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[641,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","柴油机，配套标定功率：4.1（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥100mm","T202150500133","2026-04-14","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[642,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","柴油机，配套标定功率：4.1（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号；防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：95cm；耕深：≥100mm","T202150500133","2026-04-14","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[643,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.4-105","配套发动机功率:4.4kW","柴油机，配套标定功率：4.4（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥100mm","T202150500133","2026-04-14","4.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[644,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-105","配套发动机功率:5.3kW","国三柴油机，标定功率：5.3（KW）;标定转速3000r/min的柴油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：1050mm；耕深：≥100mm","T202050500242","2025-09-29","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[645,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","柴油机，配套标定功率：6.3（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：38把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：135cm；耕深：≥100mm","T202150500133","2026-04-14","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[646,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雅谷机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：950mm；耕深：≥100mm","T202050500243","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[647,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WG5.5-105FQ-ZC","配套发动机功率:5.5kW","发动机标定功率：5.5kW，\n发动机标定转速：3600r/min，\n燃油种类：汽油，\n外形尺寸mm :1710×1080×990，\n工作幅宽mm：1050；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：76；\n刀辊设计转速r/min：慢档95；快档135；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：24；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202150500458","2026-12-29","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[648,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；\n配套发动机标定功率：4.05kW；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套发动机起动方式：手拉起动；\n配套发动机燃油种类：柴油；\n整机外形尺寸mm :1560×960×1000；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向（°）：180；\n刀辊设计转速r/min：慢档90；快档130；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202250500087","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[649,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；\n配套发动机标定功率：4.1kW；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套发动机起动方式：手拉起动；\n配套发动机燃油种类：柴油；\n整机外形尺寸mm :1560×960×1000；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤30；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向（°）：180；\n刀辊设计转速r/min：慢档90；快档130；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202250500087","2027-04-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[650,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；\n配套发动机标定功率：4.0kW；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套发动机起动方式：手拉起动；\n配套发动机燃油种类：汽油；\n整机外形尺寸mm :1550×960×1000；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向（°）：180；\n刀辊设计转速r/min：慢档90；快档130；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202250500088","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[651,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆亚卓机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-95","配套发动机功率:4.5kW","结构型式：手持式；\n配套发动机标定功率：4.5kW；\n配套发动机标定转速：3600r/min；\n配套发动机起动方式：手拉起动；\n配套发动机燃油种类：汽油；\n整机外形尺寸mm :1550×960×1000；\n作业速度m/s:0.1～0.3；\n扶把振动m/s²：≤50；\n作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；\n单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；\n工作幅宽mm：950；\n发动机输出方式：直联；\n刀辊传动方式：齿轮传动；\n扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向（°）：180；\n刀辊设计转速r/min：慢档90；快档130；\n刀辊最大回转半径mm:180；\n刀辊总安装刀数：32；\n旋耕刀型号：旱地刀；\n主离合器型式：摩擦片式；\n主离合器状态：常开。","T202250500088","2027-04-01","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[652,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-100型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.05kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×1010×1010（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1000mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：120°。刀辊设计转速：慢档：100 快档：140（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[653,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100A","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：1WGCZ4.05-100A型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.05kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×1010×950（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1000mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：120°。刀辊设计转速：慢档：81 快档：129（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：30把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[654,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WGCZ4.1-105型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.1kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×1060×1000（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1050mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：110°。刀辊设计转速：慢档：85 快档：145(r/min)。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：30把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[655,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-115","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：1WGCZ5.3-115型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：5.3kW。配套发动机标定转速：3000r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×1150×1020（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1150mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：110°。刀辊设计转速：慢档：70，快档：125(r/min)。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：30把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[656,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-120","配套发动机功率:5.7kW","型号名称：1WGCZ5.7-120型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：5.7kW。配套发动机标定转速：3000r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1200×1020（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1200mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：110°。刀辊设计转速：慢档：70；快档：125（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[657,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","型号名称：1WGCZ6.2-135型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：6.2kW。配套发动机标定转速：3000r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1350×1020（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1350mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：115°。刀辊设计转速：慢档：70；快档：125(r/min)。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：38把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[658,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WGCZ6.3-135型微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：6.3kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：柴油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1360×1020（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2。工作幅宽：1350mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：110°。刀辊设计转速：慢档：85；快档：145(r/min)。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：38把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500278","2026-09-17","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[659,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-100微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.0kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1550×1010×1000（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2。工作幅宽：1000mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：115°。刀辊设计转速：慢档：81 快档：129（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：30把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500294","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[660,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-60微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.0kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×610×1000（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2。工作幅宽：600mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：30°。刀辊设计转速：240r/min。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：22把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500294","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[661,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-80微耕机。结构型式：手持式。配套发动机标定功率：4.0kW。配套发动机标定转速：3600r/min。配套发动机起动方式：手拉起动。配套发动机燃油种类：汽油。整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×800×1000（mm）。作业速度：0.1～0.3m/s。扶把振动：≤50m/s2。作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2。工作幅宽：800mm。发动机输出传动方式：直联。刀辊传动方式：齿轮传动。扶把调整幅度（水平方向）：0°。扶把调整幅度（垂直方向）：135°。刀辊设计转速：慢档：105 快档：150（r/min）。刀辊最大回转半径：180mm。刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型式：旱地刀。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态：常开。","T202150500294","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[662,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：4.0KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1430mm×1010mm×950mm、工作幅宽：1000mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：汽油、起动方式：手拉起动","T201950500238","2024-11-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[663,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：4.1KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1750mm×1060mm×1050mm、工作幅宽：1050mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：柴油、起动方式：手拉起动","T201950500237","2024-11-12","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[664,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：6.3KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1750mm×1360mm×1050mm、工作幅宽：1350mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：柴油、起动方式：手拉起动","T201950500232","2024-11-12","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[665,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFCZ4.05-100A","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机结构形式：手持式、功率：4.05KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1500mm×1010mm×1010mm、工作幅宽：1000mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：柴油、起动方式：手拉起动","T201950500236","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[666,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆源顺进机械制造有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-100A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动标定功率：4.0KW、标定转速3600r/min、整机外形尺寸：1575mm×1000mm×975mm、工作幅宽：1000mm、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、配套发动机燃油种类：汽油、起动方式：反冲式手拉起动","渝2018114","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[667,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","型号名称\t/\t1WGCZ4.05-95型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.05\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1560×950×950\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500456","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[668,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","型号名称\t/\t1WGCZ4.1-105型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.1\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1750×1060×1000\n工作幅宽\tmm\t1050\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500456","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[669,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","型号名称\t/\t1WGCZ5.3-135型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t5.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1750×1350×1000\n工作幅宽\tmm\t1350\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500456","2026-12-29","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[670,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135","配套发动机功率:5.7kW","型号名称\t/\t1WGCZ5.7-135型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t5.7\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1720×1360×1020\n工作幅宽\tmm\t1350\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500456","2026-12-29","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[671,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","型号名称\t/\t1WGCZ6.2-135型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t6.2\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1720×1360×1020\n工作幅宽\tmm\t1350\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500456","2026-12-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[672,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","型号名称\t/\t1WGCZ6.3-135型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t6.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1750×1350×1000\n工作幅宽\tmm\t1350\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500456","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[673,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆正耕农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   /  1WGQZ4.0-95 型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1550×960×1000\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202150500437","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[674,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-90 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1595mm×930mm×935mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：220°；刀辊设计转速：160r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500390","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[675,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲凿铲式深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-225C","深松部件个数:3个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:900mm","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：2250×2800×1600mm；配套动力：114kW  深松铲结构型式：凿型铲 数量：3；深松铲排列方式：单排铲；工作幅宽：225cm；铲间距：90cm；深松深度：55cm；整地深度≥35cm；作业速度：=5-8km/h  作业小时生产率：1.2-2 h㎡/h","T20200606307","2026-03-04","114","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[676,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲凿铲式深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-150A","深松部件个数:3个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围kw:36.8-51.5；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1100×1780×1210；作业速度km/h：1.3-2.2；作业小时生产率hm2/h：0.2-0.33；工作幅宽cm：150；产间距cm:50；深松铲结构型式：凿型；深松铲排列方式：单排等距；深松铲数量：3；深松耕深cm:25-30","晋201835","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[677,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250QA1","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","型号名称：1S-250QA1 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-110.3；整机质量（kg）680；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1680×2820×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）+凿式（直铲）；深松铲排列方式：前2后3；深松铲数量（个）：5；耕深：深松(cm)：30-35","T202113130363","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[678,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-230C","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:460mm","结构型式悬挂式；振动方式非振动式；配套动力范围80.8-102.9kw；外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2550mm*1300mm；作业速度2.0-4.0km/h；作业小时生产率0.46-0.92hm²/h；工作幅宽230cm；铲间距46cm；深松铲结构型式平凿双翼式；深松铲排列方式两行交错排列；深松铲数量5个；深松深度30-40cm","T202137370526","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[679,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-200A","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围kw:55.1-66.2；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1360×2120×1265；作业速度km/h：1.5-2.3；作业小时生产率hm2/h：0.3-0.46；工作幅宽cm：200；产间距cm:50；深松铲结构型式：凿型；深松铲排列方式：单排等距；深松铲数量：4；深松耕深cm:30-35","晋201836","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[680,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-250A","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围kw:66.2以上；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1340×2240×1300；作业速度km/h：1.5-2.3；作业小时生产率hm2/h：0.27-0.4；工作幅宽cm：250；产间距cm:50；深松铲结构型式：凿型；深松铲排列方式：前排2后排3等距排列；深松铲数量：5；深松耕深cm:30-35","晋201837","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[681,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","深松机","1S-180","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:300mm","整机型号名称：1S-180型深松机\n整机结构型式：悬挂式\n整机配套动力范围：≥51.5kW\n整机外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×1050mm×1310mm\n整机作业速度： ≤4km/h\n整机作业小时生产率：≥0.5hm2/h\n整机工作幅宽： 180cm\n整机铲间距：30cm\n整机深松铲结构型式：凿形铲\n整机深松铲排列方式：二行交错\n整机深松铲数量：6个\n整机深松深度：25-36cm","2019TJ381","2024-12-23","51.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[682,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-300E","深松部件个数:11个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:270mm","结构型式：悬挂式；配套动力：（77-110）kW；外形尺寸(长×宽×高)：3850×3000×1550mm；作业速度：=7-10km/h；作业小时生产率：2.1-3.0 h㎡/h；铲间距：27cm；工作幅宽：300cm；深松铲结构型式：凿型铲；深松铲排列方式：纵向三排（3、4、4）；深松铲数量：11；深松深度：35cm；整地深度：15cm；整地机构形式：耙片式","T20200606342","2026-03-04","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[683,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-350E","深松部件个数:12个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:290mm","结构型式：悬挂式；配套动力：（90-129）kW；外形尺寸(长×宽×高)：4100×3750×1550mm；作业速度：=7-10km/h；作业小时生产率：2.5-3.5 h㎡/h；铲间距：29cm；工作幅宽：350cm；深松铲结构型式：凿型铲；深松铲排列方式：纵向三排（4、4、4）；深松铲数量：12；深松深度：≥35cm；整地深度：10cm；整地机构形式：深松铲+合墒器+镇压器","T20200606305","2026-05-11","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[684,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-350A","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围kW:117.6以上；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2100×3660×1460；作业速度km/h：1-3；作业小时生产率hm2/h：0.35-1；工作幅宽cm:350；铲间距cm:50；深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：7；深松深度cm：≥30","T202014140030","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[685,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;铲间距:620mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称\t/\t1S-250型深松机\n结构形式\t/\t悬挂式\n振动方式\t/\t非振动\n配套动力范围\tkW\t73.5～110.2(轮式拖拉机)\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1850×2820×1360\n作业速度\tkm/h\t3～8\n作业小时生产率\th㎡/h\t0.6～1.4\n工作幅宽\tcm\t250\n铲间距\tcm\t62\n深松铲结构型式\t/\t偏柱式\n深松铲排列方式\t/\t前2后2\n深松铲数量\t个\t4\n耕深\tcm\t≥30","T202137370333","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[686,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250Q","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-250Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-102.9；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1685×2820×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：30-35","T202113130361","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[687,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-240Q","深松部件个数:4个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～102.9KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1840×2700×1390mm；作业速度：3～6km/h；作业小时生产率：0.72～1.30hm2/h；工作幅宽：240cm；铲间距：60cm；深松铲结构型式：偏柱式(曲面铲)；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：4个；深松深度：30～35cm；","T202113130695","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[688,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-250","深松部件个数:5个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称:1SS-250型深松机;结构形式;悬挂式;振动方式：非振动式；配套动力范围(kW)：80.9~102.9;整机外形尺寸(长×宽×高)(MM):1960×2880×1390;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):0.75~1.05;工作幅宽(CM):250;铲间距(cm):50;深松铲的结构形式:偏柱式;深松铲排列方式:三行交错;深松铲数量（个）:5;深松深度（cm）:30~40;","T202141410104","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[689,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-270B","深松部件个数:4个;铲间距:675mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式悬挂式；振动方式非振动式；配套动力范围99.2-117.6kw；外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2780mm*1470mm；作业速度3.0-6.0km/h；作业小时生产率0.94-1.62hm²/h；工作幅宽270cm；铲间距67.5cm；深松铲结构型式偏柱式；深松铲排列方式两行交错排列；深松铲数量4个；深松深度30-40cm","T202137370525","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[690,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-200","深松部件个数:4个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：4个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：50cm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1780×2930×1420mm;配套动力范围:73.5~117.6kW；工作幅宽：200cm；深松深度：30~45cm；深松铲排列方式：两行交错；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.4～1.0hm²/h","T202137370400","2026-11-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[691,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;铲间距:520/840/520mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：4个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：52/84/52cm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2000×3240×1520mm;工作幅宽：250cm；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：30~45cm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.5～1.25hm²/h","T202137370399","2026-11-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[692,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","潍坊恒旋农业装备有限公司","深松机","1S-220","深松部件个数:4个;铲间距:625,400,625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-220型深松机；\n结构型式：悬挂式；\n振动方式：非振动；\n配套动力范围（kW）：73.5～91.9；\n整机外形尺寸（长×宽×高）㎜：1700×2520×1250；\n作业速度（km/h）：2～4；\n作业小时生产率（hm2/h）：0.54～1.08；\n工作幅宽（㎝）：220；\n铲间距（㎝）：62.5,40,62.5；\n深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；\n深松铲排列方式：两行交错；\n深松铲数量（个）：4；\n深松深度（㎝）：30-40；\n整地深度（㎝）：/;\n旋耕刀型号：/；\n旋耕刀辊设计转速（r/min ）：/;\n旋耕刀总安装刀数（把）:/;\n旋耕刀轴传动方式：/;\n旋耕刀轴最大回转半径 （㎜ ）：/;\n灭茬刀型号：/;\n灭茬刀辊设计转速（r/min ）：/;\n灭茬刀总安装刀数（把）:/;\n灭茬刀轴传动方式：/;\n灭茬刀轴最大回转半径 （㎜ ）：/;\n起垄器型式：/;\n排肥器型式：/;\n排肥器数量（个）：/;\n灭茬行数（行）：/;\n起垄行数（行）：/;\n整地机构型式：碎土镇压辊.","T202100030713","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[693,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","潍坊农友机械有限公司","深松机","1S-220","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥73.5工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1650*2590*1200作业速度KM/H:>2作业小时生产率㎞²/h:≥0.44工作幅宽CM:220铲间距CM:62.5 40 62.5，深松铲结构型式:偏柱式曲面铲深松铲排列方式:两行交错深松铲数量(个):4深松深度CM:30-40","T202100030717","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[694,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称\t/\t1S-300型深松机\n结构形式\t/\t悬挂式\n振动方式\t/\t非振动\n配套动力范围\tkW\t88.2～125(轮式拖拉机)\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1850×3010×1360\n作业速度\tkm/h\t3～8\n作业小时生产率\th㎡/h\t0.8～1.8\n工作幅宽\tcm\t300\n铲间距\tcm\t50\n深松铲结构型式\t/\t偏柱式\n深松铲排列方式\t/\t前2后4\n深松铲数量\t个\t6\n耕深\tcm\t≥30","T202137370332","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[695,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-360","深松部件个数:6个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式\t/\t悬挂式\n振动方式\t/\t非振动式\n配套动力范围\tkW\t95.6～132.3\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2200×3930×1430\n作业速度\tkm/h\t3～6\n作业小时生产率\thm2/h\t0.9～1.9\n工作幅宽\tcm\t360\n铲间距\tcm\t60\n深松铲结构型式\t/\t偏柱式\n深松铲排列方式\t/\t交错双排W形（前2后4）\n深松铲数量\t个\t6\n深松深度\tcm\t≥30","T202100031168","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[696,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250QA2","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-250QA2 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×2835×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：中间两铲55，其它：38；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-35","T202113130362","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[697,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-300Q","深松部件个数:6个;铲间距:640mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-300Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×3325×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.6；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：中间两铲64，其它：46.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-35","T202113130360","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[698,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-280","深松部件个数:6个;铲间距:470mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称:1SS-280型深松机;结构型式;悬挂式;振动方式：非振动式；配套动力范围(kW)：95.6~132.4;整机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1880×3220×1470;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):0.9~1.2;工作幅宽(cm):280;铲间距(cm):47;深松铲结构型式:偏柱式;深松铲排列方式:两行交错;深松铲数量（个）:6;深松深度（cm）:30~40;","T202141410106","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[699,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：50cm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1960×3580×1520mm;配套动力范围:91.9~132.3kW轮式拖拉机；深松铲排列方式：两行交错；工作幅宽：300cm；深松深度：30~50cm；作业小时生产率：0.6～1.5hm2/h","T202137370402","2026-11-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[700,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-270","深松部件个数:6个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力范围（kW）：93.5~121.3；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2150×3210×1390；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲结构型式：偏柱曲面式；深松铲排列方式：两行交错前2后4；深松铲数量：6个；铲间距：45cm；工作幅宽：270cm；深松深度：≥30cm。","T202137370341","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[701,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-330","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力范围（kW）：93.5~132.3；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2150×3800×1390；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲结构型式：偏柱曲面式；深松铲排列方式：两行交错前2后4；深松铲数量：6个；铲间距：55cm；工作幅宽：330cm；深松深度：≥30cm。","T202137370340","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[702,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-360","深松部件个数:8个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力范围（kW）：113~150；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2150×4100×1390；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲结构型式：偏柱曲面式；深松铲排列方式：两行交错前2后6；深松铲数量：8个；铲间距：45cm；工作幅宽：360cm；深松深度：≥30cm。","T202137370342","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[703,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-300A","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围kW:95.5以上；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1970×3130×1552；作业速度km/h：1-3；作业小时生产率hm2/h：0.3-0.9；工作幅宽cm:300；铲间距cm:50；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6；深松深度cm：≥30","T202014140031","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[704,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊恒旋农业装备有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:525,525,400,525,525mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-300型深松机；\n结构型式：悬挂式；\n振动方式：非振动式；\n配套动力范围（kW）：92～120；\n整机外形尺寸（长×宽×高）㎜：1745×3020×1250；\n作业速度（km/h）：2～4；\n作业小时生产率（hm2/h）：0.54～1.08；\n工作幅宽（㎝）：300；\n铲间距（㎝）：52.5,52.5,40,52.5,52.5；\n深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；\n深松铲排列方式：三行交错；\n深松铲数量（个）：6；\n深松深度（㎝）：30-40；\n整地深度（㎝）：/;\n旋耕刀型号：/；\n旋耕刀辊设计转速（r/min ）：/;\n旋耕刀总安装刀数（把）:/;\n旋耕刀轴传动方式：/;\n旋耕刀轴最大回转半径 （㎜ ）：/;\n灭茬刀型号：/;\n灭茬刀辊设计转速（r/min ）：/;\n灭茬刀总安装刀数（把）:/;\n灭茬刀轴传动方式：/;\n灭茬刀轴最大回转半径 （㎜ ）：/;\n起垄器型式：/;\n排肥器型式：/;\n排肥器数量（个）：/;\n灭茬行数（行）：/;\n起垄行数（行）：/;\n整地机构型式：碎土镇压辊.","T202100030714","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[705,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊农友机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:525 mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥91.9工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1740*3045*1240作业速度km/h：>2作业小时生产率㎞²/h:≥0.6工作幅宽CM:300铲间距CM:52.5 52.5 40 52.5 52.5，深松铲结构型式:偏柱式曲面铲深松铲排列方式:三行交错深松铲数量(个):6深松深度CM:30-40","T202100030716","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[706,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊市宏胜工贸有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-300型深松机，结构型式： 悬挂式， 振动方式： 非振动式，配套动力范围：110～147kW,整机外形尺寸（长×宽×高）：1250*3000*1380mm, 作业速度： 2～6.5（km/h） ,作业小时生产率：0.6～1.95hm2/h, 工作幅宽：300cm,铲间距：50cm,深松铲结构型式：偏柱式曲面铲，深松铲排列方式： 前2后4 ,深松铲数量：6个,深松深度：30～45cm","T202137370328","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[707,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊市宏胜工贸有限公司","深松机","1S-400","深松部件个数:8个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-400型深松机，结构型式： 悬挂式， 振动方式： 非振动式，配套动力范围：130～169kW,整机外形尺寸（长×宽×高）：1250*4000*1380mm, 作业速度： 2～6.5（km/h） ,作业小时生产率：0.8～2.6hm2/h, 工作幅宽：400cm,铲间距：50cm,深松铲结构型式：偏柱式曲面铲，深松铲排列方式： 前4后4 ,深松铲数量：8个,深松深度：30～45cm","T202137370329","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[708,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","雷肯农业机械（青岛）有限公司","灭茬缺口圆盘耙","1BYQ-400","工作幅宽:4m","连接形式:半悬挂式；整机配置形式:对置式；整机质量:5210kg；靶片数:32片；靶片直径:620mm；工作宽度:4000mm;耙片偏转角度：常用15度，最大20度；工作状态尺寸:7350×4400×1500mm；运输尺寸：7350×3000×3000mm；轮胎规格:16.0/70-20;轮胎数：2个;油缸规格：双向单活塞油缸；油缸数量：4个.","T20200606304","2026-02-28","147","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[709,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","雷肯农业机械（青岛）有限公司","灭茬缺口圆盘耙","1BYQ-500","工作幅宽:5m","连接形式:半悬挂式；整机配置形式:对置式；整机质量:7400kg；靶片数:30片;靶片直径:736mm；耙片间距：334mm；工作宽度:5000mm；耙片偏转角度：常用14度，最大16度；工作状态尺寸:8350×5450×1700mm.运输尺寸：8350×3000×3000mm；轮胎规格:550/45 R22.5;轮胎数：2个；轮距：2350mm；油缸规格：双向单活塞油缸；数量：9个。","T20200606320","2026-02-28","209","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[710,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","雷肯农业机械（青岛）有限公司","灭茬缺口圆盘耙","1BYQ-6.2","工作幅宽:6.2m","结构形式：牵引式；整机配置形式：对置式；靶片数：48个；靶片直径：620mm；靶片间距：250mm；幅宽6200mm；靶片常用偏角：20°；最大偏角：20°；工作状态外形尺寸：7250×6450×1800mm；运输状态外形尺寸7200×3000×3500mm；油缸规格：DZ140/DZ025/DZ110；油缸数量：4(1/1/2)。","黑垦鉴2019111","2023-12-31","283","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[711,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-220","工作幅宽:2.2m","单轴,耕幅:2200MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2350*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-88.2,结构质量(KG):285,工作幅宽(CM):220,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:58把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","苏农机（2018）第（0158）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[712,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-240","工作幅宽:2.4m","单轴,耕幅:2400MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2550*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-88.2,结构质量(KG):300,工作幅宽(CM):240,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:62把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","苏农机（2018）第（0159）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[713,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-240","工作幅宽:2.46m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：2460mm\n轴数：单轴","T202032320328","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[714,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-240","工作幅宽:2.4m","传动方式：侧边链条传动\n耕幅：2400mm\n轴数：单轴","T202032320593","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[715,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","埋茬起浆机","1JSM-265A","工作幅宽:2.65m","型号名称：1JSM-265A型埋茬起浆机；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×3640×950（mm）；配套拖拉机标定功率范围：66.2～80.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：2650mm；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形搅浆刀；搅浆刀总安装数量：68把；搅浆刀辊转速：318/423r/min；搅浆刀辊最大回转半径：195；埋茬部件型式：拖板+弹齿。","T202143430135","2026-10-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[716,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","埋茬起浆机","1JSM-280A","工作幅宽:2.8m","型号名称：1JSM-280A型埋茬起浆机；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×3770×950（mm）；配套拖拉机标定功率范围：69.9～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：2800mm；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形搅浆刀；搅浆刀总安装数量：72把；搅浆刀辊转速：318/423r/min；搅浆刀辊最大回转半径：195；埋茬部件型式：拖板+弹齿。","T202143430135","2026-10-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[717,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","埋茬起浆机","1JSM-300A","工作幅宽:3m","型号名称：1JSM-300A型埋茬起浆机；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×3990×950（mm）；配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：3000mm；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形搅浆刀；搅浆刀总安装数量：78把；搅浆刀辊转速：318/423r/min；搅浆刀辊最大回转半径：195；埋茬部件型式：拖板+弹齿。","T202143430135","2026-10-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[718,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","埋茬起浆机","1JSM-320A","工作幅宽:3.2m","型号名称：1JSM-320A型埋茬起浆机；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×4200×950（mm）；配套拖拉机标定功率范围：73.5～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：3200mm；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形搅浆刀；搅浆刀总安装数量：84把；搅浆刀辊转速：318/423r/min；搅浆刀辊最大回转半径：195；埋茬部件型式：拖板+弹齿。","T202143430135","2026-10-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[719,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","河南省久丰农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","整机外形尺寸（长×宽×高）：900×3260×1030mm; 配套拖拉机标定功率范围: 36～64 kW;  配套拖拉机动力输出轴转速 : 540/720/760  r/min; 工作幅宽 :2670mm;搅浆刀总安装数量: 66 把; 搅浆刀辊转速:317/422/445  r/min ; 搅浆刀辊最大回转半径: 200 mm。","T202143430180","2026-12-09","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[720,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","河南省久丰农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","整机外形尺寸（长×宽×高）：900×3460×1030mm; 配套拖拉机标定功率范围: 59～94kW;  配套拖拉机动力输出轴转速 : 540/720/760  r/min; 工作幅宽 :2870mm;搅浆刀总安装数量: 72 把; 搅浆刀辊转速:317/422/445  r/min ; 搅浆刀辊最大回转半径: 200 mm","T202143430181","2026-12-09","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[721,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬打浆机","1JS-360","工作幅宽:3.6m","型号规格:1JS-360型水田埋茬打浆机,工作状态外形尺寸:1050*3790*1000mm,结构型式：圆梁式、单轴，工作幅宽:3600mm,传动方式:侧边传动，齿轮传动,刀片形式:Ⅱ型(专用弯形及弧形打浆刀),总安装刀数:94把,配套动力范围:≥73.5kw,刀辊转速:234/262/326/365r/min,与拖拉机联接方式:三点悬挂 。","T202206060069","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[722,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","江苏东久机械有限公司","水田埋茬打浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","型号规格:1JSL-280型水田埋茬打浆机,工作状态外形尺寸:1050*2990*1000mm,工作幅宽:2800mm,结构型式:圆梁式、单轴，传动方式:侧边传动、链条传动,刀片形式:Ⅱ型(专用弯形及弧形打浆刀),总安装刀数:72把,配套动力范围:≥40.4kw,刀辊转速:282r/min,配套拖拉机输出轴转速：540r/min，与拖拉机联接方式:三点悬挂 。","T202206060068","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[723,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","工作幅宽:2.6m","单轴,耕幅:2600MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2750*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-110.4,结构质量(KG):315,工作幅宽(CM):260,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:68把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","苏农机（2018）第（0160）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[724,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","单轴,耕幅:2800MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2950*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-110.4,结构质量(KG):330,工作幅宽(CM):280,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:74把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","苏农机（2018）第（0161）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[725,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-300","工作幅宽:3.0m","单轴,耕幅:3000MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):3150*800*1100,配套动力范围(KW):55.16-110.4,结构质量(KG):345,工作幅宽(CM):300,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:78把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","苏农机（2018）第（0162）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[726,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-320","工作幅宽:3.2m","单轴,耕幅:3200MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):3350*800*1100,配套动力范围(KW):55.16-110.4,结构质量(KG):360,工作幅宽(CM):320,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:84把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","苏农机（2018）第（0163）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[727,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","埋茬起浆机","1JSN-420","工作幅宽:4.2m","整机外形尺寸（长×宽×高）：4350×1100×1110mm，配套拖拉机标定功率范围：66.15-110.25kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构形式：框架式、单轴，工作幅宽：4200mm，搅浆最终传动方式：双侧边传动、齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量：104把，搅浆刀辊转速：285、425r/min，搅浆刀辊最大回转半径：178mm，埋茬部件型式：弹齿式，折叠机构型式：两边向中间对折。","T202132320291","2026-10-07","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[728,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","南通山田农业装备有限公司","埋茬起浆机","1JSN-600","工作幅宽:6m","整机外形尺寸（长×宽×高）：6150×1100×1110mm，配套拖拉机标定功率范围：117.68-147kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，结构形式：框架式、单轴，工作幅宽：6000mm，搅浆最终传动方式：双侧边传动、齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量：156把，搅浆刀辊转速：285、425r/min，搅浆刀辊最大回转半径：178mm，埋茬部件型式：弹齿式，折叠机构型式：两边向中间对折。","T202132320293","2026-10-07","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[729,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","工作幅宽:2.67m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：2670mm\n轴数：单轴","T202032320328","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[730,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","工作幅宽:2.87m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：2870mm\n轴数：单轴","T202032320329","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[731,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-300","工作幅宽:3.08m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：3080mm\n轴数：单轴","T202032320329","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[732,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","工作幅宽:3.265m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：3265mm\n轴数：单轴","T202032320329","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[733,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-380","工作幅宽:3.8m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：3800mm\n轴数：单轴","T202032320596","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[734,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-400","工作幅宽:4.06m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：4060mm\n轴数：单轴","T202032320330","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[735,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-500","工作幅宽:5.07m","传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：5070mm\n轴数：单轴","T202032320331","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[736,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","工作幅宽:2.6m","传动方式：侧边链条传动\n耕幅：2600mm\n轴数：单轴\n\n\n\n传动方式：侧边齿轮传动\n耕幅：2670mm\n轴数:单轴","T202032320594","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[737,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","传动方式：侧边链条传动\n耕幅：2800mm\n轴数：单轴","T202032320595","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[738,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；起垄方式：合土方式；发动机动力输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；","T202150500183","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[739,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆工博之星农业机械有限公司","微型起垄机","1GZ-100V1","工作幅宽:1m","动力标定功率：4.0kW；动力标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm作业速度：0.05～0.2m/s；设计垄高：250mm；\n设计垄顶宽：350mm；","T202150500297","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[740,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆康博特机械有限公司","微型起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；起垄方式：合土方式；发动机动力输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；","T202150500181","2026-07-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[741,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆田畸实业有限公司","微型起垄机","1GZ-100V1","工作幅宽:4.0m","配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；配套动力冷却方式：风冷；配套发动机燃油种类:汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1570×1130×970；工作幅宽mm：1000；作业速度m/s:0.05～0.2；设计垄高mm：250；设计垄顶宽mm：350；起垄方式：合土式；起垄器最大回转半径mm:195；起垄器型式：刀片式；起垄器数量：1副；发动机动力输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500262","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[742,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆田中科技集团有限公司","微型起垄机","1GZ-100V1","工作幅宽:1m","配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；配套动力冷却方式：风冷；配套发动机燃油种类:汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1550×1140×1000；工作幅宽mm：1000；作业速度m/s:0.05～0.2；设计垄高mm：250；设计垄顶宽mm：350；起垄方式：合土式；起垄器最大回转半径mm:200；起垄器型式：刀片式；起垄器数量：1副；发动机动力输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202050500338","2025-11-22","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[743,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","重庆伟友动力机械有限公司","起垄机","1GZ-105V1","工作幅宽:1.05m","配套动力标定功率：4kW，配套动力标定转速：3600r/min，配套动力冷却方式：风冷，配套动力燃油种类：汽油，工作幅宽：1050mm，起垄方式：合土式，起垄器型式：刀片式，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，主离合器型式：摩擦片式。","渝2018067","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[744,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","长春众发农业装备有限公司","水稻秧盘育秧播种机","2BZP-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","型号名称：2BZP-800型 水稻秧盘育秧播种机。\n作业状态整机外型尺寸（长×宽×高）：345×50×101cm。\n小时生产率：≥800盘/h。\n结构型式：固定式。\n铺土器型式：轮带式。\n铺土箱容积：35L。\n排种器形式：凹槽辊轮。\n播种量调节档位数量：个/无级调速。\n播种箱容积：27L。\n覆土器形式：轮带式。\n覆土箱容积：35L。\n覆土平整方式：刮土镇压。\n输送传动方式：皮带传动。\n作业流程：铺土→淋水→播种→覆土。\n配套动力总功率：260W。\n配套动力类型：220V交流电机。","T202122220079","2026-09-06","0.26","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[745,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","杭州赛得林智能装备有限公司","秧盘播种成套设备","2BPC-500","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:500盘/h","产品型号名称:2BPC-500型秧盘播种成套设备\n作业状态整机外型尺寸(长):6755mm\n作业状态整机外型尺寸(宽):770mm\n作业状态整机外型尺寸(高):1300mm\n小时生产率:≥500盘/h\n结构型式:固定式\n铺土器型式:输送带传送\n铺土箱容积:170L\n排种器型式:自动气吸滚筒式\n播种箱容积:1L\n覆土箱形式:输送带传送\n覆土箱容积:140L\n覆土平整方式:滚动毛刷\n输送传动型式:输送带传送\n作业流程:铺土-压孔-播种-覆土-洒水\n配套动力总功率:4280W\n配套动力类型:电动机","T202145450150","2026-11-18","4.28","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[746,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","黑龙江农垦依民机械制造有限公司","水稻育秧播种机","2BP-1200","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h","整机外型尺寸mm,5530×700×1100;小时生产率盘/h≥1200;结构型式固定式;铺土器形式胶带式，铺土箱容积45L；排种器形式外槽轮式，播种量调节档位数量60个，播种箱容积40L；覆土箱形式胶带式容积45L，覆土平整方式调整板 镇压；输送传动型式链传动；作业流程送盘 铺土 浇水 播种 覆土 镇压；配套动力总功率230W;配套动力类型36V直流（通过逆变器将220V交流转换成36V直流）","T202023230243","2025-12-27","0.23","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[747,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","黑龙江农垦依民机械制造有限公司","水稻育秧摆盘机","2BP-1200","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)mm2340×780×800，小时生产率盘/h1200～1300，结构型式/行走式，输送传动型式/电机驱动、链传动，作业流程/秧盘输送-铺土-播种-覆土-淋水-铺盘，配套动力功率W370，配套动力类型/直流电机，铺土器形式/橡胶带式，铺土箱容积L48，排种器形式/外槽辊式，播种量调节档位数量个56，播种箱容积L25，覆土箱形式/橡胶带式，覆土箱容积L35。","T202123230256","2026-10-07","0.37","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[748,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","黑龙江天稻农业机械有限公司","秧盘育秧播种机","2BDP-1000型","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000盘/h","含铺土、播种、覆土、洒水功能；生产率:1000-1500(盘/h),,作业外型尺寸148cmX80cmx75cm,直流调速电机驱动、链条传动,播种量调节档位数量：电机无极调节,淋水器型式微孔塑料喷管,总功率360w.播种电机功率60w.铺土器形式橡胶输送带,铺土箱容积25L，覆土箱容积50L,覆土器形式橡胶输送带,铺土箱容积35L.","黑2018015","2022-12-31","0.36","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[749,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","黑龙江天稻农业机械有限公司","水稻育秧播种机","2BDP-850型","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:850盘/h","小时生产率850～950盘/h,铺土器形式橡胶输送带,铺土箱容积35L,排种器形式外槽轮毛刷组合式,播种量调节档位数量电机无极调节,铺土箱容积25L,覆土器形式橡胶输送带,覆土箱容积35L,覆土平整方式毛刷式,输送传动形式直流调速电机驱动、链条传动,淋水器型式微孔塑料喷管,作业流程铺土-淋水-播种-覆土,总动力260W.作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)：400×55.6×112.6cm","黑2018016","2022-12-31","0.26","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[750,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","湖南省智科达机电有限公司","秧盘播种流水线","2BP-1200","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h","产品型号名称\n/\n2BP-1200型秧盘播种流水线\n作业状态整机外形尺寸(长×宽×高)\ncm\n335×50×103\n小时生产率\n盘/h\n800\n结构型式\n/\n固定式\n铺土器形式\n/\n输送带\n铺土箱容积\nL\n51\n排种器形式\n/\n播种轮\n播种量调节档位数量\n个\n无极调整\n播种箱容积\nL\n27\n覆土箱形式\n/\n输送带\n覆土箱容积\nL\n51\n覆土平整方式\n/\n毛刷刷平\n输送传动型式\n/\n普通V型带传动\n作业流程\n/\n铺土-洒水-播种-覆土\n配套动力总功率\nW\n335\n配套动力类型\n/\n电动机","T202143430186","2026-12-09","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[751,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","湖南省智科达机电有限公司","秧盘播种流水线","2BP-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","产品型号名称\n/\n2BP-800型秧盘播种流水线\n作业状态整机外形尺寸(长×宽×高)\ncm\n368×55×90\n小时生产率\n盘/h\n800\n结构型式\n/\n固定式\n铺土器形式\n/\n输送带\n铺土箱容积\nL\n50\n排种器形式\n/\n播种轮\n播种量调节档位数量\n个\n无极调速\n播种箱容积\nL\n27\n覆土箱形式\n/\n输送带\n覆土箱容积\nL\n50\n覆土平整方式\n/\n毛刷刷平\n输送传动型式\n/\n普通V型带传动\n作业流程\n/\n送盘-铺土-刷平-淋水-播种-覆土\n配套动力总功率\nW\n315\n配套动力类型\n/\n电机","T202143430185","2026-12-09","","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[752,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","淮安传海农业科技有限公司","自走式秧盘育秧播种机","2BPL-2","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:500盘/h","产品型号名称: 2BPL-2 自走式秧盘育秧播种机； 作业状态整机外型尺寸(长×宽×高): 1760mm×1385mm×1285mm；小时生产率：1200-1800盘/h；结构形式：行走式；输送传动形式：链条传动；配套功率：4000W；铺土器形式：输送带输送；铺土箱容积：146L；排种器形式：棒式播种器；播种箱容积：125L；覆土箱形式：输送带输送；覆土箱容积：89L。","T202132320361","2026-12-01","4","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[753,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","江西良田农业机械有限公司","秧盘育秧播种机","2ZBL-500","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:500盘/h","产品型号名称:2ZBL-500型秧盘育秧播种机 ,作业状态整机外形尺寸（长X宽X高）:305X46X101cm,小时生产率:500盘/h,结构型式:固定式,铺土:1、铺土器形式，带式输送；2、铺土箱容积：40L；覆土：1、覆土箱形式，带式输送；2、\n覆土箱容积，40L；覆土平整形式；输送传动型式：链传动；作业流程：送盘-铺底土-播种-覆土-取盘；配套动力总功率：200W；配套动力类型：电动（AC220V）","t202168680018","2025-12-31","0.2","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[754,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","绥化市寒地机械制造有限公司","水稻育秧铺盘播种机","2BP-600A","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800-1100盘/h","产品型号名称:2BP-600A水稻育秧铺盘播种机； 作业状态整机外型尺寸:(长×宽×高) 170×75×70(CM)； 小时生产率:800-1100(盘/H)； 结构形式：行走式；铺土器形式 ：橡胶带式 ；铺土箱容积:63L；排种器形式：塑料播种辊式 ； 播种量调节档位数量：8个；  播种箱容积：45L;  覆土箱形式：橡胶带式；覆土箱容积120L； 输送传动形式：链条式； 作业流程：摆盘、铺土、播种、覆土、淋水；配套动力功率:4KW； 配套动力类型：小型汽油发动机；","T201923230081","2024-07-21","4.0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[755,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","绥化市寒地机械制造有限公司","水稻育秧铺盘播种机","2BP-600B","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800-1100盘/h","产品型号名称:2BP-600B型水稻育秧铺盘播种机; 作业状态整机外型尺寸(长×宽×高):2230mm×760mm×770mm; 小时生产率:800～1100(盘/h); 结构型式:行走式; 覆土平整方式:毛刷; 输送传动型式:电机驱动、链传动; 作业流程:秧盘输送-铺土-播种-覆土-平整-淋水; 配套动力功率:总功率:450w; 配套动力类型:直流电机; 铺土器形式：橡胶带式; 铺土箱容积:63L; 排种器形式:外槽辊式; 播种量调节档位数量:99（常用：60）个;  播种箱容积：45L;  覆土箱形式:橡胶带式;  覆土箱容积:120L;","T202123230169","2026-07-05","0.45","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[756,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","绥化市寒地机械制造有限公司","水稻育秧铺盘播种机","2BP-600D","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800-1100盘/h","产品型号名称:2BP-600D水稻育秧铺盘播种机； 作业状态整机外型尺寸:(长×宽×高) 170×75×70(CM)； 小时生产率:800-1100(盘/H)； 结构形式：行走式；铺土器形式 ：橡胶带式 ；铺土箱容积:63L；排种器形式：塑料播种辊式 ； 播种量调节档位数量：8个；  播种箱容积：45L;  覆土箱形式：橡胶带式；覆土箱容积120L； 输送传动形式：链条式； 作业流程：摆盘、铺土、播种、覆土、淋水；配套动力功率:0.25kw； 配套动力类型:直流电动机；","T201923230082","2024-07-21","0.25","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[757,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","台州市立锦农机有限公司","水稻育秧播种机","2BX-580","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:580盘/h","结构特点：流水线式；\n外形尺寸（长*宽*高）（cm）：592*53*115；\n结构型式：固定式\n铺土器形式：输土带；\n铺土箱容积（L）：52；\n排种器形式：散播；\n播种箱容积（L）：32；\n播种量调节档位数量：无极调速\n覆土器形式：输土带；\n覆土箱容积（L）：52；\n覆土平整方式：旋转毛刷压轮式；\n输送传动形式：链条+输送带；\n配套动力类型：电机\n配套动力总功率（w)：240；\n作业流程：铺土、镇压、淋水、播种、覆土；\n生产率（盘/h）：≥580；","T202143430139","2026-10-27","0.24","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[758,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","潍坊鑫鸣智能装备有限公司","秧盘播种成套设备","2BZP-500","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:500-700盘/h","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)cm：350×53×102；小时生产率：500～700盘/h；结构型式：固定式；铺土器形式：轮带式；铺土箱容积：35L；排种器形式：凹槽滚轮；播种量调节档位数量：无级变速；播种箱容积：20L；覆土箱形式：轮带式；覆土箱容积：35L；覆土平整方式：刮土镇压；输送传动型式：皮带传动；作业流程：铺土-淋水-播种-覆土；配套动力总功率：260w配套动力类型：电动机","T202137370303","2026-06-29","0.26","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[759,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7-11行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-5/10","播种行数:10行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≧88.2；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1815×1865×1780；作业速度范围m/s：2-3；作业小时生产率hm2/h：0.34-0.51；行距mm：宽行：280；窄行：60；工作行数：播种：10；施肥：5；工作幅宽mm：1700；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：5；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：5；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：74/108；种/肥排量调节方式：排种：挡位；排肥：挡位；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：排种：靴式；排肥：箭铲式；开沟器数量：排种：5；排肥：5；开沟器深度调节范围mm：0-100；地轮型式：钢制空心轮；地轮直径mm：480；地轮高度调节范围：0-100；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮。","T202014140041","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[760,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","免耕播种机","2BMSF-12/6","播种行数:12行","型号名称：2BMSF-12/6型免耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：58.8～80.9（kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2490×1410（mm）；作业速度范围：2.5～5（km/h）；作业小时生产率：0.48～0.96（h㎡/h）；行距：190mm(90,290宽窄行）；工作行数：12行；工作幅宽：2280mm；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：12个；排种器驱动方式：镇压辊；排肥器型式：外槽轮；；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：镇压辊；种/肥箱容积：97/140L;种/肥排量调节方式：丝杆/丝杆；传动机构型式：链条；开沟器型式：弯形圆管（播种）/箭铲式（施肥）；开沟器数量：12/6（播种/施肥）；开沟器深度调节范围：30～70（播种）/60～100（施肥）（mm)；地轮型式：镇压辊；地轮直径：440mm；地轮高度调节范围：0～100(mm)；破茬清垄工作部件型式：IT225+自制弯柄直刀；镇压器型式：镇压辊（空心铁轮）。","鄂2019423","2024-11-15","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[761,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","免耕播种机","2BMSF-14/7","播种行数:14行","型号名称：2BMSF-14/7型免耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：66.2～88.2（kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2870×1410（mm）；作业速度范围：2.5～5（km/h）；作业小时生产率：0.56～1.13（h㎡/h）；行距：190mm(90,290宽窄行）;工作行数：14行；工作幅宽：2660mm；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：14个；排种器驱动方式：镇压辊；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：7个；排肥器驱动方式：镇压辊；种/肥箱容积：108/160L；种/肥排量调节方式：丝杆/丝杆；传动机构型式：链条；开沟器型式：弯形圆管（播种）/箭铲式（施肥）；开沟器数量：14/7（播种/施肥）；开沟器深度调节范围：30～70（播种）/60～100（施肥）；地轮型式：镇压辊；地轮直径：440mm；地轮高度调节范围：0～100（mm）；破茬清垄工作部件型式：IT225+弯柄直刀；镇压器型式：镇压辊（空心铁轮）。","鄂2019423","2024-11-15","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[762,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-7/14A","播种行数:14行","型号名称：2BMF-7/14A型免耕施肥播种机；结构类型：机械式；悬挂式；配套动力范围（kW）：69.9~95.6；整机外形尺寸（长×宽×高）(mm):1660×2660×1350；作业速度范围（km/h）：2~5；作业小时生产率(h㎡/h)：0.53~0.8；行距（mm）:宽行：220/窄行：120；工作行数（行）：14；排种器型号：槽轮式（非金属材料）；排种器数量（个）：7；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型号：外槽轮式；排肥器数量（个）：7；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：种：132/肥：212；种/肥排量调节方式：种：螺旋调节/肥：螺旋调节；传动机构型式：齿轮传动+链传动；开沟器型式：种：箭铲式/肥：箭铲式；开沟器数量（个）：种：14/肥：7；开沟器深度调节范围（mm）：20~120;地轮型式：轮式；地轮直径（mm）：460；地轮高度调节范围（mm）：0~200；破茬清垄工作部件型式：直型刀+甩草板式；镇压器型式：轮式；镇压机构配置方式：非独立式；镇压强度调节方式：无极调节；破茬清垄工作部件配置方式：非独立式","T202200410078","2027-04-10","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[763,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-18","播种行数:18行","结构型式：机械、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1840×2530×1720；行距mm:宽行170、窄行80；工作行数：施肥9、播种18；工作幅宽mm:2250；排种器型式：双线外槽轮；排种器数量：9；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：9；种/肥箱容积L：188/238；排量调节方式：档位；传动机构型式：链条、链轮；开沟器型式：箭铲式；开沟器数量：9；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮。","鄂2019020","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[764,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-6/12","播种行数:12行","结构型式：机械、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1740×2310×1720；行距mm:宽行240、窄行100；工作行数：施肥6、播种12；工作幅宽mm:2040；排种器型式：双线外槽轮；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：6；种/肥箱容积L：88/130；排量调节方式：档位；传动机构型式：链条、链轮；开沟器型式：箭铲式；开沟器数量：6；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮。","鄂2019022","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[765,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-7/14","播种行数:14行","结构型式：机械、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1840×2530×1720；行距mm:宽行223、窄行100；工作行数：施肥7、播种14；工作幅宽mm:2260；排种器型式：双线外槽轮；排种器数量：7；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：7；种/肥箱容积L：188/238；排量调节方式：档位；传动机构型式：链条、链轮；开沟器型式：箭铲式；开沟器数量：7；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮。","鄂2019021","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[766,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-8/16","播种行数:16行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥88.2；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1845×2655×1450；作业速度范围km/h：2-3；作业小时生产率hm2/h：0.5-0.76；行距mm：宽行：255；窄行：60；工作行数：播种：16；施肥：8；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：8；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：8；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：207/263；种/肥排量调节方式：排种：挡位；排肥：挡位；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：排种：靴式；排肥：箭铲式；开沟器数量：播种：8/施肥：8；开沟器深度调节范围mm：排种：0-40；排肥：0-60；地轮型式：钢制空心轮；地轮直径mm：480；地轮高度调节范围mm:0-50；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮；秸秆切割装置型式：旋转直刀；镇压机构配置方式：非独立式；镇压强度调节方式：无级调节；仿形方式：整体仿形；仿形机构型式：单铰接仿形机构；破茬清垄工作部件配置方式：非独立式。","T202114140064","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[767,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-9/18","播种行数:18行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≧110.3；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1810×2870×1750；作业速度范围m/s：2-3；作业小时生产率hm2/h：0.54-0.81；行距mm：宽行：240；窄行：60；工作行数：播种：18；施肥：9；工作幅宽mm：2700；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：9；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：9；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：224/282；种/肥排量调节方式：排种：挡位；排肥：挡位；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：排种：靴式；排肥：箭铲式；开沟器数量：排种：9；排肥：9；开沟器深度调节范围mm：0-100；地轮型式：钢制空心轮；地轮直径mm：480；地轮高度调节范围：0-100；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮。","T202014140042","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[768,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","宿州市信德机械股份有限公司","免耕施肥播种机","2BFG-13","播种行数:13行","结构型式：悬挂式、配套动力范围（KW）：58.8-95.5、工作状态外形尺寸（MM）：2260x2510x1390、作业速度范围（KM/h）：1.37-3.24、作业小时生产率（hm2/h）:0.35-0.70、行距（MM）：180、工作行数（行）：13、工作幅宽（M）：2.34","2019tj265","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[769,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","中江县泽丰小型农机制造有限公司","稻茬麦免耕施肥播种机","2BMF-12","播种行数:12行","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：58～80kW；整机外形尺寸（长×宽×高）1560mm×2680mm×1240mm；作业速度范围：2.5～5km/h；作业小时生产率：0.35～0.65km2 /h ；行距：200mm；工作行数：12行；作业幅宽：2400mm；排种器型式：槽轮式；排种器数量：12个，排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：12个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：100/146L；种/肥排量调节方式：手柄调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：旋耕刀；开沟器数量：12套；开沟器深度调节范围：40~70mm；地轮型式：齿形轮；地轮直径：Φ390mm ；地轮高度调节范围：0～70mm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；覆土器型式：拖链。","T202051510066","2025-08-31","","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[770,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19-24行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-22","播种行数:22行","结构型式：机械、悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1840×2950×1720；行距mm:宽行162、窄行80；工作行数：施肥11、播种22；工作幅宽mm:2662；排种器型式：双线外槽轮；排种器数量：11；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：11；种/肥箱容积L：224/282；排量调节方式：档位；传动机构型式：链条、链轮；开沟器型式：箭铲式；开沟器数量：11；破茬清垄工作部件型式：旋转直刀；镇压器型式：钢制空心轮。","鄂2019019","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[771,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19-24行免耕条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-22","播种行数:22行","结构型式\t：\t机械式,牵引式\t\n配套动力范围\t：\t58.8～73.5\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t4360×4830×1750\tmm\n作业速度范围\t：\t6～8\tkm/h\n作业小时生产率\t：\t2.16～2.88\th㎡/h\n行距\t：\t164\tmm\n工作行数\t：\t22\t行\n作业幅宽\t：\t3600\tmm\n排种器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排种器数量\t：\t22\t个\n排种器驱动方式\t：\t地轮\t\n排肥器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排肥器数量\t：\t22\t个\n排肥器驱动方式\t：\t地轮\t\n种/肥箱容积\t：\t种：750/肥：950\tL\n种/肥排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n传动机构型式\t：\t链传动\t\n开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n开沟器数量\t：\t22\t个\n开沟器深度调节范围\t：\t20～80\tmm\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t1040\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n破茬清垄工作部件型式\t：\t波纹圆盘\t\n风机型式\t：\t/\t\n风机叶轮直径\t：\t/\tmm\n覆土器型式\t：\t/\t\n镇压器型式\t：\t空心橡胶轮","T202213130088","2027-01-11","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[772,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","播种机","2B-8","播种行数:8行","播种行数：8行；施肥行数4行；播种器形式：外槽轮式","T202034277","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[773,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BT-10","播种行数:10行","结构型式\t/\t悬挂式（与旋耕机配套）\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1880×2050×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t10\n工作幅宽\tmm\t1600～1800\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t10\n种箱容积\tL\t82\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t10\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018019","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[774,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BT-11","播种行数:11行","结构型式\t/\t悬挂式（与旋耕机配套）\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1880×2200×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t11\n工作幅宽\tmm\t1760～1980\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t11\n种箱容积\tL\t90\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t11\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018019","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[775,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BT-9","播种行数:9行","结构型式\t/\t悬挂式（与旋耕机配套）\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1880×1900×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t9\n工作幅宽\tmm\t1440～1620\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t9\n种箱容积\tL\t74\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t9\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018019","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[776,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BX-10","播种行数:10行","结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×2000×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t10\n工作幅宽\tmm\t1600～1800\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t10\n种箱容积\tL\t82\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t10\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018021","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[777,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BX-11","播种行数:11行","结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×2200×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t11\n工作幅宽\tmm\t1760～1980\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t11\n种箱容积\tL\t90\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t11\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018021","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[778,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BX-9","播种行数:9行","结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×1900×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t9\n工作幅宽\tmm\t1440～1620\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t9\n种箱容积\tL\t74\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t9\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018021","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[779,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-10","播种行数:10行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：15～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2100*2000*1150，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.27～0.81，工作幅宽cm：170，行距cm：17，工作行数：10，排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130317","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[780,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-7","播种行数:7行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：13～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2100×1600×1150，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.22～0.66，工作幅宽cm：140行距cm：20工作行数：7排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130318","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[781,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-8","播种行数:8行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：13～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2100×1700×1150，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.23～0.69，工作幅宽cm：144行距cm：18工作行数：8排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130317","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[782,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：15～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2100×1800×1150，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.24～0.72，工作幅宽cm：153，行距cm：17，工作行数：9，排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式\n，","T202013130317","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[783,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-10","播种行数:10行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：15～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2120×2000×1190，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.27～0.81，工作幅宽cm：170行距cm：17工作行数：10排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130314","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[784,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-7","播种行数:7行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：13～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2120×1600×1190，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.22～0.66，工作幅宽cm：140行距cm：20工作行数：7排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130315","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[785,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-8","播种行数:8行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：13～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2120×1700×1190，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.23～0.69，工作幅宽cm：144行距cm：18工作行数：8排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130314","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[786,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXFK-9","播种行数:9行","结构型式：悬挂式,机械式，配套动力范围kW：15～29.4，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2120×1800×1190，作业速度范围m/s：0.6～1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.24～0.72，工作幅宽cm：153行距cm：17工作行数：9排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130314","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[787,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-10","播种行数:10行","配套动力范围44.1-88.2KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1490x2080x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.32-0.78hm2/h、工作幅宽180cm、行距18cm(可调）、工作行数10行","t202134340257","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[788,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-7","播种行数:7行","配套动力范围13.0-23.5KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1440x1680x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.23-0.54hm2/h、工作幅宽126cm、行距18cm(可调）、工作行数7行","T202134340259","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[789,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-8","播种行数:8行","配套动力范围20.58-36.75KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1490x1880x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.26-0.62hm2/h、工作幅宽144cm、行距18cm(可调）、工作行数8行","t202134340258","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[790,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","正阳县豫丰机械有限公司","播种机(原：精量播种机)","2BJ-7B1","播种行数:7行","结构型式：机械式+悬挂式，配套动力范围：11.03-18.4kw，外形尺寸：1700*850*820mm，作业速度范围：1.9-3.3km/h，作业小时生产率：0.27-0.47hm2/h，行距：200mm，工作行数：7行，工作幅宽：1.4米，排种器型式：外槽式+穴播器，排种器数量：7个，排种器驱动方式：地轮。种/肥器容积：54L。","豫2018148","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[791,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","播种机","2B-12","播种行数:12行","播种行数：12行；施肥行数6行；播种器形式：外槽轮式","T202034276","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[792,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","播种机","2B-14","播种行数:14行","播种行数：14行；施肥行数7行；播种器形式：外槽轮式","T202034273","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[793,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BT-12","播种行数:12行","结构型式\t/\t悬挂式（与旋耕机配套）\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1880×2400×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t12\n工作幅宽\tmm\t1920～2160\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t12\n种箱容积\tL\t98\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄;\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t12\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018019","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[794,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BT-13","播种行数:13行","结构型式\t/\t悬挂式（与旋耕机配套）\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1880×2500×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t13\n工作幅宽\tmm\t2080～2340\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t13\n种箱容积\tL\t106\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t13\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018020","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[795,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BT-14","播种行数:14行","结构型式\t/\t悬挂式(与旋耕机配套）\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1880×2700×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t14\n工作幅宽\tmm\t2240～2520\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t14\n种箱容积\tL\t114\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t14\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018020","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[796,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","谷物播种机","2BX-12","播种行数:12行","结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×2350×1010\n行距\tmm\t160～180\n工作行数\t行\t12\n工作幅宽\tmm\t1920～2160\n排种器型式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t12\n种箱容积\tL\t98\n排量调节方式\t/\t螺旋调节手柄\n传动结构型式\t/\t地轮+轴+齿轮\n覆土器型式\t/\t/\n开沟器型式\t/\t双圆盘式\n开沟器数量\t个\t12\n地轮型式\t/\t镇压器\n地轮直径\tmm\t340\n镇压器型式\t/\t栅条式镇压辊","陕2018021","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[797,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北金土地农业机械制造有限公司","谷物播种机","2BF-12C","播种行数:12行","结构型式 ：机械式；悬挂式 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1330×2295×1070 ；\n工作幅宽 mm ：1800 ；\n行距 mm： 150 ；\n工作行数 行： 12 ；\n排种器型式 ：槽轮式、金属材料 ；\n排种器数量 个 ：12 ；\n排肥器型式 ： 槽轮式、非金属材料 ；\n排肥器数量 个 ：12 ；\n排种开沟器型式 ： 双圆盘式 ；","鄂2019555","2024-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[798,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北金土地农业机械制造有限公司","谷物播种机","2BF-14C","播种行数:14行","结构型式 ： 机械式；悬挂式 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1335×2385×1060 ；\n工作幅宽 mm ：2100 ；\n行距 mm ：150 ；\n工作行数 行： 14 ；\n排种器型式 ： 槽轮式、金属材料 ；\n排种器数量 个： 14 ；\n排肥器型式 ： 槽轮式、非金属材料 ；\n排肥器数量 个 ：14 ；\n排种开沟器型式 ： 双圆盘式 ；","鄂2019554","2024-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[799,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北金土地农业机械制造有限公司","谷物播种机","2BF-16C","播种行数:16行","结构型式 ： 机械式；悬挂式 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1350×2675×1080 ；\n工作幅宽 mm ：2400 ；\n行距 mm ：150 ；\n工作行数 行： 16 ；\n排种器型式 ： 槽轮式、金属材料 ；\n排种器数量 个 ：16 ；\n排肥器型式 ：槽轮式、非金属材料 ；\n排肥器数量 个： 16 ；\n排种开沟器型式 ： 双圆盘式 ；","鄂2019554","2024-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[800,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北金土地农业机械制造有限公司","小麦播种机","2BXF-18","播种行数:18行","结构型式：机械式、悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×2680×1080；\n作业速度范围\tm/s：0.5～1.5；\n作业小时生产率hm2/h：0.36～1.08；\n工作幅宽\tcm：234；\n行距\tcm：13；\n工作行数\t行：18；\n排种器型式：槽轮式、金属材料；\n排种器数量个：18；\n排肥器型式：槽轮式；\n排肥器数量个：18；\n排种开沟器型式：双圆盘式；\n排种开沟器数量个：18；\n排肥开沟器型式：双圆盘式；\n排肥开沟器数量个：18(与播种共用)；\n排量调节方式：扳手式；\n播种部分传动方式：链条；\n地轮型式：滚筒式；\n地轮直径\tmm：385；\n镇压器型式：地轮镇压；","T202213130070","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[801,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北神禾农业机械有限公司","小麦播种机","2BX-14","播种行数:14行","型号规格 / 2BX-14 ;\n结构型式 / 悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 26～45 ;\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高） mm 2100×2510×1130 ;\n作业速度范围 m/s 2.2-3.1 ;\n作业小时生产率 hm2/h 1.50～2.61; \n行距 mm 140～170 ;\n工作行数 行 14 ;\n工作幅宽 m 1.96～2.38 ;\n排种/肥器 型式 / 外槽轮 ;\n排种/肥器 数量 个 14 ;\n排种/肥器 驱动方式 / 轴传动 ;\n种/肥箱容积 L 70/70 ;\n排量调节方式 / 肥：螺旋手柄 种：挡位调节 ;\n传动机构型式 / 轴传动 ;\n开沟器型式 / 双圆盘 ;\n开沟器数量 个 14 ;\n开沟器深度调节范围 mm 5～20 ;\n地轮型式 / 滚笼式 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 20～60 ;\n覆土器型式 / 刮土板 ;\n镇压器型式 / 轮式 ;","T202113130666","2026-12-26","45","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[802,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围KW:22-36.8  ， 整机外型尺寸：长*宽*高mm:2010×2220×1130， 作业速度范围：  0.6～1.7，作业小时生产率：0.31～0.93，工作幅宽cm:192 ，行距cm:16，  行数：12，  排种器型式：外槽轮式、非金属材料，排肥器型式：外槽轮式，排量调节方式：种：挡位+螺旋手柄/肥：螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：轮式","T202013130317","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[803,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围KW：22-36.8,整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1710×2530×1220，作业速度范围m/s：1.1-1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.6-1.0，工作幅宽cm：210，行距cm：15，工作行数：14，排种器型式：槽轮式、非金属材料，排肥器型式：槽轮式，排量调节方式：挡位+螺旋手柄，覆土器型式：覆土板，镇压器型式：地轮","T201913130200","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[804,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河北峥嵘农机有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围kW：36.8-58.8，整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1710×2600×1220，作业速度范围m/s：1.1-1.7，作业小时生产率h㎡/h：0.8-1.1，工作幅宽cm：240，行距cm:15,工作行数:16,排种器型式:槽轮式、非金属材料,排肥器型式:槽轮式,排量调节方式:种：挡位+螺旋手柄、肥：螺旋手柄,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T201913130200","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[805,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","结构型式:机械式，悬挂式,配套动力范围:22～36.8kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1900×2450×1250mm,作业速度范围:1.11～1.67m/s,作业小时生产率:0.8～1.0hm2/h,工作幅宽:210cm,行距:15cm,工作行数:14行,排种器型式:外槽轮式/非金属材料,排种器数量:14个,排肥器型式:外槽轮式/非金属材料,排肥器数量:14个,排种开沟器型式:双圆盘,排种开沟器数量:14个,排种开沟器深度调节范围:20～50mm,排肥开沟器型式:双圆盘,排肥开沟器数量:14（与排种共用）个,排肥开沟器深度调节范围:20～50mm,种/肥箱容积:种：225/肥：225L,排量调节方式:种：挡位调节+螺旋手柄 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:滚笼,地轮直径:350mm,地轮高度调节范围:0～130mm,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T202113130652","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[806,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市双印农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","结构型式:机械式，悬挂式,配套动力范围:36.8～58.8kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1900×2630×1250mm,作业速度范围:1.11～1.67m/s,作业小时生产率:1～1.2hm2/h,工作幅宽:240cm,行距:15cm,工作行数:16行,排种器型式:外槽轮式/非金属材料,排种器数量:16个,排肥器型式:外槽轮式/非金属材料,排肥器数量:16个,排种开沟器型式:双圆盘,排种开沟器数量:16个,排种开沟器深度调节范围:20～50mm,排肥开沟器型式:双圆盘,排肥开沟器数量:16（与排种共用）个,排肥开沟器深度调节范围:20～50mm,种/肥箱容积:种：241/肥：241L,排量调节方式:种：挡位调节+螺旋手柄  肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:滚笼,地轮直径:350mm,地轮高度调节范围:0～130mm,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T202113130651","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[807,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BFT-14","播种行数:14行","结构型式\t：\t悬挂式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t22.1～36.8\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t1450×2400×1060\tmm\n作业速度范围\t：\t1.30～1.86\tm/s\n作业小时生产率\t：\t1～1.4\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t210\tcm\n行距\t：\t15\tcm\n工作行数\t：\t14\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式、非金属材料\t\n排种器数量\t：\t14\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式、非金属材料\t\n排肥器数量\t：\t14\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t14\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t20～60\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t14(与排种共用)\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t20～60\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种:82/肥:97\t\n排量调节方式\t：\t螺旋手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t滚笼\t\n地轮直径\t：\t340\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t0～40\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土板\t\n镇压器型式\t：\t滚笼+覆土板","T202213130079","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[808,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕种肥一体播种机","2BF-12","播种行数:12行","配套动力范围36.7-88.2KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1820x2400x1210 mm、作业速度范围0.85-1.68m/s、作业小时生产率0.8-1.30 hm2/h、工作幅宽216cm、行距18cm、工作行数12行","T202034173","2025-09-27","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[809,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","施肥播种机","2BF-12A","播种行数:12行","配套动力范围36.7-88.2KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1490x2380x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.39-0.93hm2/h、工作幅宽216cm、行距18cm(可调）、工作行数12行","t202134340256","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[810,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕种肥一体播种机","2BF-14","播种行数:14行","配套动力范围36.7-88.2KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1760x2650x1810 mm、作业速度范围0.80-1.50m/s、作业小时生产率1.10-2.00 hm2/h、工作幅宽252cm、行距18cm、工作行数14行","T202034174","2025-09-27","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[811,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕种肥一体播种机","2BF-16","播种行数:16行","配套动力范围44.1-103KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1760x3150x1180 mm、作业速度范围0.85-1.68m/s、作业小时生产率1.10-2.00 hm2/h、工作幅宽288cm、行距18cm、工作行数16行","T202034174","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[812,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","宿州市信德机械股份有限公司","施肥播种机","2BFD-12","播种行数:12行","配套动力范围36.7-88.2KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1185x2560x1235mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.43-1.04 hm2/h、工作幅宽240cm、行距20cm(可调）、工作行数12行","T202134340255","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[813,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19—24行条播机","河北金土地农业机械制造有限公司","小麦播种机","2BXF-20","播种行数:20行","结构型式：机械式、悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×2900×1080；\n作业速度范围m/s：0.5～1.5；\n作业小时生产率hm2/h：0.38～1.14；\n工作幅宽\tcm：274；\n行距\tcm：13.7；\n工作行数\t行：20；\n排种器型式：槽轮式、金属材料；\n排种器数量个：20；\n排肥器型式：槽轮式；\n排肥器数量个：20；\n排种开沟器型式：双圆盘式；\n排种开沟器数量个：20；\n排肥开沟器型式：双圆盘式；\n排量调节方式：扳手式；\n播种部分传动方式：链条；\n地轮型式：滚筒式；\n地轮直径\tmm：385；\n镇压器型式：地轮镇压。","T202213130069","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[814,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19—24行条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BF-24","播种行数:24行","结构型式\t：\t牵引式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t40.4～88.2\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t3430×4440×2090\tmm\n作业速度范围\t：\t1.67～2.78\tm/s\n作业小时生产率\t：\t2.16～3.6\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t360\tcm\n行距\t：\t15\tcm\n工作行数\t：\t24\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排种器数量\t：\t24\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排肥器数量\t：\t24\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t24\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t24(与排种共用)\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种:615/肥:570\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t900\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土环\t\n镇压器型式\t：\t/","T202213130086","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[815,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19—24行条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BFX-20","播种行数:20行","结构型式\t：\t悬挂式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t40～60\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t1900×3240×1560\tmm\n作业速度范围\t：\t1.11～1.67\tm/s\n作业小时生产率\t：\t1.2～1.8\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t300\tcm\n行距\t：\t15\tcm\n工作行数\t：\t20\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式、金属材料\t\n排种器数量\t：\t20\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式、金属材料\t\n排肥器数量\t：\t20\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t20\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t20(与排种共用)\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种:325/肥:350\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t710\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土环\t\n镇压器型式\t：\t/","T202213130081","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[816,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19—24行条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BFX-24","播种行数:24行","结构型式\t：\t悬挂式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t55～74\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t2240×3900×2100\tmm\n作业速度范围\t：\t1.11～1.67\tm/s\n作业小时生产率\t：\t1.44～2.16\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t360\tcm\n行距\t：\t15\tcm\n工作行数\t：\t24\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式、非金属材料\t\n排种器数量\t：\t24\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式、非金属材料\t\n排肥器数量\t：\t24\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t24\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t24(与排种共用)\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种：430/肥：410\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t710\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t镇压辊\t\n镇压器型式\t：\t镇压辊","T202213130080","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[817,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","25行及以上条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BF-36","播种行数:28行","结构型式\t：\t牵引式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t55.1～132.3\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t4350×6400×2500\tmm\n作业速度范围\t：\t1.67～2.78\tm/s\n作业小时生产率\t：\t3.24～5.4\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t540\tcm\n行距\t：\t15\tcm\n工作行数\t：\t36\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排种器数量\t：\t36\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排肥器数量\t：\t36\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t36\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t36(与排种共用)\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种:920/肥:850\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t900\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土环\t\n镇压器型式\t：\t/","T202213130085","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[818,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","25行及以上条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BFY-28","播种行数:28行","结构型式\t：\t牵引式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t44.1～95.5\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t3430×5040×2090\tmm\n作业速度范围\t：\t1.67～2.78\tm/s\n作业小时生产率\t：\t2.52～4.2\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t420\tcm\n行距\t：\t15\tcm\n工作行数\t：\t28\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式，金属材料\t\n排种器数量\t：\t28\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式，金属材料\t\n排肥器数量\t：\t28\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t28\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t28（与排种共用）\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种：715/肥：660\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t900\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土环\t\n镇压器型式\t：\t/","T202213130084","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[819,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","25行及以上条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BFYB-28","播种行数:28行","结构型式\t：\t牵引式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t44.1～95.5\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t3430×4440×2090\tmm\n作业速度范围\t：\t1.67～2.78\tm/s\n作业小时生产率\t：\t2.16～3.6\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t360\tcm\n行距\t：\t12.8\tcm\n工作行数\t：\t28\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式，金属材料\t\n排种器数量\t：\t28\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式，金属材料\t\n排肥器数量\t：\t28\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t28\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t28（与排种共用）\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种：615/肥：570\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t900\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土环\t\n镇压器型式\t：\t/","T202213130083","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[820,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","25行及以上条播机","石家庄布谷机械制造有限公司","施肥播种机","2BFYB-40","播种行数:40行","结构型式\t：\t牵引式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t55.1～132.3\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t4350×6400×2500\tmm\n作业速度范围\t：\t1.67～2.78\tm/s\n作业小时生产率\t：\t3.24～5.4\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t540\tcm\n行距\t：\t13.5\tcm\n工作行数\t：\t40\t行\n排种器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排种器数量\t：\t40\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式,金属材料\t\n排肥器数量\t：\t40\t个\n排种开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排种开沟器数量\t：\t40\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t双圆盘\t\n排肥开沟器数量\t：\t40(与排种共用)\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种:920/肥:850\tL\n排量调节方式\t：\t调节手柄\t\n播种部分传动方式\t：\t链条传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t900\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t覆土环\t\n镇压器型式\t：\t/","T202213130082","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[821,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行","播种行数：2行；施肥行数：2行；播种器型式：勺轮式","T202134340162","2026-08-09","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[822,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行","播种行数：3行；施肥行数3行；播种器型式：勺轮式","T202134340163","2026-08-09","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[823,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","河北金土地农业机械制造有限公司","玉米播种机","2BYF-3","播种行数:3行","结构型式\t：机械式、悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1630×1100；\n作业速度范围\tm/s：0.83～1.39；\n作业小时生产率hm2/h：0.4～0.9；\n工作幅宽\tcm：180；\n行距\tcm：60；\n工作行数\t行：3；\n排种器型式：勺轮式、金属材料；\n排种器数量个：3；\n排肥器型式：槽轮式；\n排肥器数量个：3；\n排种开沟器型式：铲式；\n排种开沟器数量个：3；\n排种开沟器深度调节范围mm：30～80；\n排肥开沟器型式：铲式；\n排肥开沟器数量个：3；\n播种部分传动方式\t：轴传动+链传动；\n地轮型式：橡胶轮；\n地轮直径\tmm：380；\n覆土器型式：合土板；\n镇压器型式：地轮镇压；","T202213130068","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[824,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行","型号名称：2BYF-2型玉米精量播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：13.2～23.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×1400×1130mm;作业速度范围：0.6～1.5m/s；作业小时生产率：0.15～0.5hm²/h;工作幅宽：140cm；行距：70cm；工作行数：2行；排种器型式：勺轮立式圆盘；金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：2个；排种开沟器深度调节范围：50～80mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：2个；排肥开沟器深度调节范围：50～80mm；种/肥箱容积：10×2个/100L；排量调节方式：调整手轮；播种部分传动方式：传动轴；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Φ380mm。","T202134340544","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[825,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：13.2～23.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×1400×1130mm;作业速度范围：0.6～1.5m/s；作业小时生产率：0.2～0.6hm²/h;工作幅宽：210cm；行距：70cm；工作行数：3行；排种器型式：勺轮立式圆盘；金属材料；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：3个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：3个；排肥开沟器深度调节范围：30～80mm；种/肥箱容积：10×3个/120L；排量调节方式：调整手轮；播种部分传动方式：传动轴；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Φ380mm。","T202134340287","2026-10-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[826,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","蒙城县艺王机械设备有限公司","勺轮式玉米施肥播种机","2BYSF-3","播种行数:3行","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t2BYSF-3\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t11-23\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1520X1640X1130\n5\t作业速度范围\tM/s\t0.5-1.2\n6\t作业小时生产率\th㎡/h\t0.32-0.78\n7\t工作幅宽\tcm\t180\n8\t行距\tcm\t60\n9\t工作行数\t行\t3\n10\t排种器型式\t/\t勺式（金属材料）\n11\t排种器数量\t个\t3\n12\t排肥器型式\t/\t箱式（外槽轮式）\n13\t排肥器数量\t个\t6\n14\t排种开沟器型式\t/\t锄铲式\n15\t排种开沟器数量\t个\t3\n16\t排种开沟器深度调节范围\tmm\t30-80\n17\t排肥开沟器型式\t/\t锄铲式\n18\t排肥开沟器数量\t个\t3\n19\t排肥开沟器深度调节范围\tmm\t60-80\n20\t种/肥箱容积\tL\t27/153\n21\t排量调解方式\t/\t手柄调解\n22\t播种部分传动方式\t/\t地轮+传动轴\n23\t地轮型式\t/\t橡胶轮\n24\t地轮直径\tmm\t375\n25\t地轮高度调节范围\tmm\t0-120\n26\t风机型式\t/\t/\n27\t覆土器型式\t/\t爪式\n28\t镇压器型式\t/\t轮式镇压器","T202034514","2025-09-27","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[827,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行","配套动力范围8.82-23.5KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1550x1250x1150mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.16-0.42 hm2/h、工作幅宽120cm、行距60cm、工作行数2行","T202034185","2025-09-27","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[828,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2A","播种行数:2行","配套动力范围8.82-23.5KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1550x1250x1150mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.22-0.52 hm2/h、工作幅宽120cm、行距60cm、工作行数2行","T202034834","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[829,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3A","播种行数:3行","配套动力范围20.58-36.75KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1580x1720x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.32-0.78 hm2/h、工作幅宽180cm、行距60cm、工作行数3行","T202134340254","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[830,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","大豆施肥播种机","2BDF-4","播种行数:4行","播种行数：4行；施肥行数2行；播种器型式：勺轮式","2019TJ086","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[831,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","大豆施肥播种机","2BDF-5","播种行数:5行","播种行数：5行；施肥行数3行；播种器形式：勺轮式","T202034169","2025-09-27","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[832,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","播种行数：4行；施肥行数4行；播种器型式：勺轮式","T202134340164","2026-08-09","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[833,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-5","播种行数:5行","播种行数：5行；施肥行数5行；播种器型式：勺轮式","T202134340152","2026-08-09","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[834,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","河北金土地农业机械制造有限公司","玉米播种机","2BYF-4","播种行数:4行","结构型式\t：机械式、悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×2120×1100；\n作业小时生产率hm2/h：0.6～1.2；\n工作幅宽\tcm：240；\n行距\tcm：60；\n工作行数\t行：4；\n排种器型式：勺轮式、金属材料；\n排种器数量个：4；\n排肥器型式：槽轮式；\n排肥器数量个：4；\n排种开沟器型式：铲式；\n排种开沟器数量个：4；\n排肥开沟器型式：铲式；\n排肥开沟器数量个：4；\n播种部分传动方式：轴传动+链传动；\n地轮型式：橡胶轮；\n地轮直径\tmm：380；\n覆土器型式：合土板；\n镇压器型式：地轮镇压；","T202213130067","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[835,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","河北金土地农业机械制造有限公司","玉米播种机","2BYF-5","播种行数:5行","结构型式：机械式、悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×2730×1100；\n作业小时生产率hm2/h：0.7～1.5；\n工作幅宽\tcm：290；\n行距\tcm：58；\n工作行数\t行：5；\n排种器型式：勺轮式、金属材料；\n排种器数量个：5；\n排肥器型式：槽轮式；\n排肥器数量个：5；\n排种开沟器型式：铲式；\n排种开沟器数量个：5；\n排肥开沟器型式：铲式；\n排肥开沟器数量个：5；\n播种部分传动方式：轴传动+链传动；\n地轮型式：橡胶轮；\n地轮直径\tmm：380；\n覆土器型式：合土板；\n镇压器型式：地轮镇压；","T202213130067","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[836,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","河南金土地农业装备有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行","2BHSF-4型花生施肥精量播种机配置参数：结构形式：机械式+悬挂式，配套动力范围：18.7~22.1KW，整机外形尺寸（长x宽x高）：1920x1750x950mm，行距：28-32cm，工作行数：4行，排种器形式：仓转式，排肥器形式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排肥开沟器形式：箭铲式，播种部分传动方式：链条传动。镇压器形式：辊式。","T202041410108","2025-06-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[837,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4型玉米精量播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：36.8～66.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2300×1400×1130mm;作业速度范围：0.6～1.5m/s；作业小时生产率：0.3～0.9hm²/h;工作幅宽：280cm；行距：70cm；工作行数：4行；排种器型式：勺轮立式圆盘；金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：30～80mm；种/肥箱容积：10×4个/170L；排量调节方式：调整手轮；播种部分传动方式：传动轴；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Φ380mm。","T202134340543","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[838,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","开封市金牛农机制造有限公司","花生播种机","2BH-4B","播种行数:4行","型号名称：2BH-4B型花生播种机；结构型式 ：机械式；悬挂式；配套动力范围：22～36kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1500×1100\nmm；作业速度范围：0.8～1.5m/s；作业小时生产率：0.2～0.5hm2/h；工作幅宽：92～120cm；行距：23～30cm；工作行数：4行；排种器型式：转仓式（非金属材料）；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；","T202141410161","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[839,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","蒙城县艺王机械设备有限公司","勺轮式玉米施肥播种机","2BYSF-4","播种行数:4行","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t2BYSF-4\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t18.3-29.4\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1590X2345X1130\n5\t作业速度范围\tM/s\t0.4-1.2\n6\t作业小时生产率\th㎡/h\t0.35-1.0\n7\t工作幅宽\tcm\t240\n8\t行距\tcm\t60\n9\t工作行数\t行\t4\n10\t排种器型式\t/\t勺式（金属材料）\n11\t排种器数量\t个\t4\n12\t排肥器型式\t/\t箱式（外槽轮式）\n13\t排肥器数量\t个\t8\n14\t排种开沟器型式\t/\t锄铲式\n15\t排种开沟器数量\t个\t4\n16\t排种开沟器深度调节范围\tmm\t30-70\n17\t排肥开沟器型式\t/\t锄铲式\n18\t排肥开沟器数量\t个\t4\n19\t排肥开沟器深度调节范围\tmm\t60-80\n20\t种/肥箱容积\tL\t36/194\n21\t排量调解方式\t/\t手柄调解\n22\t播种部分传动方式\t/\t地轮+传动轴\n23\t地轮型式\t/\t橡胶轮\n24\t地轮直径\tmm\t375\n25\t地轮高度调节范围\tmm\t0-120\n26\t风机型式\t/\t/\n27\t覆土器型式\t/\t爪式\n28\t镇压器型式\t/\t轮式镇压器","T202034513","2025-09-27","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[840,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","山西河东雄风农机有限公司","精量施肥播种机","2BFJZ-5","播种行数:5行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥36.7；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1690×1235；作业速度范围m/s：0.56-0.83；作业小时生产率hm2/h：0.3-0.45；工作幅宽cm：150；行距cm：30；工作行数：5；排种器型式：窝眼轮式；金属材料；排种器数量：5；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5；排种开沟器型式：船形铲式；排种开沟器数量：5；排种开沟器深度调节范围mm：0-40；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：5；排肥开沟器深度调节范围mm：0-60；种/肥箱容积L：1×5/100；排量调节方式：排种：/；排肥：螺纹；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：胶轮；地轮直径mm：340；地轮高度调节范围mm：0-100；镇压器型式：胶轮。","T202014140035","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[841,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕大豆精量施肥播种机","2BDF-4","播种行数:4行","行距:350MM工作行数:4行工作幅宽:1400MM排种器型式:内充型孔轮式排种器数量:4个排肥器型式:外槽轮式排肥器数量:2个种肥箱容积:32/100L排量调节方式:手柄调节传动机构形式:轴传动+链条传动开沟器形式:立刀式(防缠管)开沟器数量:6个地轮形式:地笼地轮直径:330MM配套动力范围:13-23.5KW作业速度范围:3-8Km/h作业小时生产率:0.20-0.53hm2/h","2018TJ087","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[842,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","大豆施肥播种机","2BDF-4A","播种行数:4行","配套动力范围13-23.5KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1620x1650x1200 mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.25-0.60 hm2/h、工作幅宽140 cm、行距35cm（可调）、工作行数4行","T202034836","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[843,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","大豆施肥播种机","2BDF-5","播种行数:5行","配套动力范围20.58-36.75KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1620x1950x1200mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.32-0.76hm2/h、工作幅宽175cm、行距35cm(可调）、工作行数5行","t202134340253","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[844,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","配套动力范围44.1-88.2KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1580x22350x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.43-1.04 hm2/h、工作幅宽240cm、行距60cm(可调）、工作行数4行","T202134340288","2026-10-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[845,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕玉米施肥播种机","2BYF-5","播种行数:5行","配套动力范围58.8-103KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1700x2950x1200mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.53-1.0 hm2/h、工作幅宽300cm、行距60cm、工作行数5行","T202034172","2025-09-27","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[846,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","正阳县富田农机设备有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行","2BHS-4配置参数：结构形式：机械式+悬挂式，配套动力范围：18.7~22.1KW，整机外形尺寸：1920x1750x950，行距：28-32，工作行数：4行，排种器形式：仓转式，排肥器形式：外槽轮式，播种部分传动方式：链条传动。","T202041410109","2025-06-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[847,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","正阳县豫丰机械有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行","2BHSF-4型花生施肥精量播种机配置参数：结构形式：机械式+悬挂式，配套动力范围：18.7~22.1KW，整机外形尺寸（长x宽x高）：1920x1750x950mm，行距：28-32cm，工作行数：4行，排种器形式：仓转式，排肥器形式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排肥开沟器形式：箭铲式，播种部分传动方式：链条传动。镇压器形式：圆柱辊式。","T201941410036","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[848,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","安徽灵杨机械装备股份有限公司","大豆施肥播种机","2BDF-6","播种行数:6行","播种行数：6行；施肥行数3行；播种器型式：勺轮式","T202134340153","2026-08-09","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[849,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","河北金土地农业机械制造有限公司","玉米播种机","2BYF-6","播种行数:6行","结构型式：机械式、悬挂式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×3382×1084；\n作业小时生产率hm2/h：2.2～3.6；\n工作幅宽\tcm：360；\n行距\tcm：60；\n工作行数\t行：6；\n排种器型式：勺轮式、金属材料；\n排种器数量个：6；\n排肥器型式：槽轮式；\n排肥器数量个：6；\n排种开沟器型式：铲式；\n排种开沟器数量个：6；\n排肥开沟器型式：铲式；","T202213130067","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[850,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","同步施肥水稻旱穴播机","2BDH-10","播种行数:10行","型号规格：2BDH-10，结构型式：机械式+悬挂式，配套动力：36.8～51.45kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2180×2480×1130（mm）；作业速度范围：2.5～3.0（km/h），作业小时生产率：0.4～0.53h㎡/h，行距：200mm；工作行数：10行；工作幅宽：2m；排种/肥器型式：窝眼式/外槽轮；数量10/5个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：14×10/140（L）；排量调节方式：挡位（种）/丝杆（肥）；传动机构型式：地轮驱动；开沟器型式：圆盘式/箭铲式（种/肥）；数量：10/5（种/肥）；深度调节范围：10～30/80～120（种/肥）mm；地轮型式：橡胶轮胎；直径：400mm；镇压器型式：轮式镇压（橡胶轮）。","豫2018067","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[851,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","开封市金牛农机制造有限公司","花生播种机","2BH-6B","播种行数:6行","型号名称：2BH-6B型花生播种机；结构型式 ：机械式；悬挂式；配套动力范围： 29～77kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1880×2000×1100\nmm；作业速度范围：0.8～1.5m/s；作业小时生产率：0.3～0.75hm2/h；工作幅宽：138～180cm；行距：23～30cm；工作行数：6行；排种器型式：转仓式（非金属材料）；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：6个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；","T202141410161","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[852,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","山西河东雄风农机有限公司","精量施肥播种机","2BFJZ-6","播种行数:6行","配套动力范围kw：≥51.5；结构形式：悬挂式；整机外形尺寸（工作状态；长×宽×高）mm：1790×2005×1240；结构质量（kg）360：；行距cm：30；工作行数：6；工作幅宽（cm）：180；播种部分传动方式：链条传动；排种器型式：窝眼轮式；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6；排种开沟器型式：船形铲式；排种开沟器数量：6；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：6；种箱容积L：1×6/120；肥箱容积：/；排量调节方式：排种：/；排肥：螺纹；地轮型式：胶轮；地轮直径：340mm；覆土器型式：/;镇压器型式：胶轮。","T202014140035","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[853,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕大豆精量施肥播种机","2BDF-6","播种行数:6行","配套动力范围:38-77KW、工作状态外形尺寸(长*宽*高):1500*2500*1100MM、作业速度范围:3-10KM/h、作业小时生产率:0.53-1.0hm2/h、行距:360(可调)mm、工作行数:6行、工作幅宽:2.16m、排种/肥器型式:内充型孔轮式/外槽轮式、排种/肥器数量:6/3个、排种/肥器驱动方式;地轮驱动、种/肥箱容积:48/180L、排量调节方式:手柄调节、传动机构型式:轴传动+链传动、开沟器型式:立刀式(防缠管)、开沟器数量:9个、开沟器深度调节:30-80mm地轮型式:地笼、地轮直径:330mm、地轮高度调节范围:30-100mm","2018TJ088","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[854,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","宿州市信德机械股份有限公司","大豆施肥播种机","2BDF-7","播种行数:7行","配套动力范围38-103KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1760x2600x1120 mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.40-0.97 hm2/h、工作幅宽224 cm、行距32cm（可调）、工作行数7行","T202034835","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[855,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行免耕穴播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","玉米施肥播种机","2BFY-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称：2BFY-2型玉米施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：13.2～33.1kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1510×1450×1170mm；作业速度范围：0.56～1.11m/s；作业小时生产率：0.20～0.41h㎡/h；工作幅宽：120㎝；行距：60㎝；工作行数：2行；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量:2个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：2个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：2个；排种开沟器深度调节范围：30～70mm；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：2个；排肥开沟器深度调节范围：60～100mm；种/肥箱容积：7×2个/110L；排量调节方式：（种）挡位调节/（肥）丝杆调节；播种部分传动方式：轴+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Ф400mm；地轮高度调节范围：100mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420316","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[856,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","2-3行免耕穴播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","玉米施肥播种机","2BFY-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称：2BFY-3型玉米施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：18.4～33.1kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×1810×1170mm；作业速度范围：0.56～1.11m/s；作业小时生产率：0.31～0.61h㎡/h；工作幅宽：180㎝；行距：60㎝；工作行数：3行；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量:3个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：3个；排种开沟器深度调节范围：30～70mm；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：3个；排肥开沟器深度调节范围：60～100mm；种/肥箱容积：7×3个/140L；排量调节方式：（种）挡位调节/（肥）丝杆调节；播种部分传动方式：轴+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Ф400mm；地轮高度调节范围：100mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420315","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[857,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行免耕穴播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","玉米施肥播种机","2BFY-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","2BFY-4型玉米施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：36.8～66.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×2490×1190mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；作业小时生产率：0.41～1.02h㎡/h；工作幅宽：240㎝；行距：60㎝；工作行数：4行；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量:4个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：30～70mm；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：60～100mm；种/肥箱容积：7×4个/136L；排量调节方式：（种）挡位调节/（肥）丝杆调节；播种部分传动方式：轴+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Ф400mm；地轮高度调节范围：100mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420314","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[858,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行免耕穴播机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","玉米施肥播种机","2BFY-5","播种行数:5行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称：2BFY-5型玉米施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：51.5～73.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×2980×1190mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；作业小时生产率：0.51～1.28h㎡/h；工作幅宽：300㎝；行距：60㎝；工作行数：5行；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量:5个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：5个；排种开沟器深度调节范围：30～70mm；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：5个；排肥开沟器深度调节范围：60～100mm；种/肥箱容积：7×5个/165L；排量调节方式：（种）挡位调节/（肥）丝杆调节；播种部分传动方式：轴+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Ф400mm；地轮高度调节范围：100mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420314","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[859,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行免耕穴播机","河南科海廷机械有限公司","玉米施肥精量免耕播种机","2BSJM-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","播种行数:4行;排种器形式:勺轮式(金属材料);外形尺寸(长*宽*高mm):1480X2470X1070;结构形式:机械式、悬挂式;配套动力(kW):22.1～58.8;行距(mm):450-710;工作幅宽(mm):1800～2840;排种器数量(个):4；排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量(个):4;地轮型式:橡胶轮式;地轮直径(mm):400;传动机构:轴传动+链传动;开沟器:种：箭铲式/肥：箭铲式;覆土器型式:人字形覆土架式;镇压器型式:轮式。","T202141410203","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[860,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上免耕穴播机","安徽帅旗农机制造有限公司","水稻（旱稻）直播机","2BD-8","播种行数:8行;排种器型式:普通排种器 ","结构形式：悬挂式；配套动力：36.8-88.2KW；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1440*2355*990MM;作业速度范围：1.0-5.1KM/H;播种行数：8行；播种行距：250MM;排种器形式：勺轮式（带鸭嘴式开穴器）；排种器数量：8个；种（/肥）箱容积：种箱：6.0*8L；肥箱：/；排种（/肥）量调节方式：排种：手动调节；排肥：/；播种部分传动方式：地轮传动；穴距：120MM；镇压器形式：空心橡胶轮轮。","T202134340130","2026-06-28","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[861,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上免耕穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","花生免耕施肥播种机","2BMHF-8","播种行数:8行;排种器型式:普通排种器 ","产品型号名称：2BMHF-8型花生免耕施肥播种机\n结构型式：机械式;悬挂式\n配套动力范围（kW）：45～92\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：2000×2700×1170\n作业速度范围（km/h）：4～6\n作业小时生产率（hm2/h）：0.5～0.8\n行距（mm）：300\n工作行数（行）：8\n排种器型式：转仓式(非金属材料)\n排种器数量（个）：8\n排种器驱动方式：地轮驱动\n排肥器型式：外槽轮式\n排肥器数量（个）：4\n排肥器驱动方式：地轮驱动\n种/肥箱容积（L）：16×8/167\n种/肥排量调节方式：种：挡位/肥：螺纹手柄\n传动机构型式：链传动+轴传动\n开沟器型式：种：锄铲式/肥：锄铲式\n开沟器数量（个）：种：8/肥：4\n开沟器深度调节范围（mm）：30～60\n地轮型式：橡胶轮\n地轮直径（mm）：350\n地轮高度调节范围（mm）：20～60\n破茬清垄工作部件型式：防缠辊\n风机型式：/\n风机叶轮直径（mm）：/\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式：橡胶轮\n单体结构质量（kg）：/\n整机结构质量（kg）：/\n秸秆切割装置型式：/\n镇压机构配置方式：非独立式\n镇压强度调节方式：弹簧杆螺纹调节\n仿形方式：/\n仿形机构型式：/\n破茬清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式\n播种质量监控及报警系统：/","T202100081200","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[862,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上免耕穴播机","正阳县豫丰机械有限公司","免耕施肥穴播机","2BMF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","2BMF _6 型免耕参数    结构形式:机械式，悬挂式   整体外形尺寸（长x 宽x 高）2100x 2000x 1050 mm 排种器型式:窝眼轮式   排肥器型式:外槽轮式  地轮型式:钢板轮，覆土器型式:覆土板，镇压器型式:钢板轮","鄂2020296","2025-11-01","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[863,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","8行及以上悬挂式或牵引式穴播水稻直播机","浙江常山铭锐机电有限公司","水稻穴直播机","2BDXD-8","播种行数:8行;型式:悬挂式 ","结构型式：悬挂式 工作行数：8行，播种量可调，播种方式：穴直播","GZNJ/TJ 2019-157","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[864,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","8行及以上悬挂式或牵引式穴播水稻直播机","浙江常山铭锐机电有限公司","高速水稻穴直播机","2BDXZ-8","播种行数:8行;型式:牵引式 ","结构形式:自走四轮乘坐式,工作行数:8行,播种量可调,播种方式:穴直播","GZNJ/TJ 2019-158","2023-12-31","14.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[865,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","河北迪科德农业机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMFZY-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BMFZY-2型免耕精量施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式;牵引式 ；\n配套动力范围 kW 29.4～36.7 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 3050×2000×1490 ；\n作业速度范围 km/h 6～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 0.52～1.04 ；\n行距 mm 550～650 ；\n工作行数 行 2 ；\n作业幅宽 mm 1100～1300 ；\n排种器型式 / 指夹式（金属材料）； \n排种器数量 个 2 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 2 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动； \n种/肥箱容积 L 17.5×2/ 280 ；\n种/肥排量调节方式 / 变速箱/变速箱+螺纹手柄 ；\n传动机构型式 / 链条传动+轴传动 ；\n开沟器型式 / 双圆盘（种）；单圆盘(肥） ；\n开沟器数量 个 2（种）；2（肥） ；\n开沟器深度调节范围 mm 30～70（种）；30～70（肥） ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm 650 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～60 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 单圆盘+轮齿式拨草轮 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；\n镇压器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；","鄂2020432","2025-12-23","36.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[866,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSM-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：2行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；作业幅宽：1060～1400mm；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；种/肥箱容积：种：8.5×2/肥：130；传动机构型式：轴、链传动、齿轮；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","T202014140018","2025-04-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[867,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSM-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：3行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；作业幅宽：1590～2100mm；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：轴、链传动、齿轮；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","T202014140018","2025-04-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[868,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","河北山旬农业技术有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","1\t型号名称\t/\t2BMF-3玉米免耕精量播种机\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t22.1～36.8\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500X1660X1160\n5\t作业速度范围\tkm/h\t2～5\n6\t作业小时生产率\thm２ /h\t0.2-0.5\n7\t行距\tmm\t550-600\n8\t工作行数\t行\t3\n9\t作业幅宽\tmm\t1650～1800\n10\t排种器型式\t/\t勺轮式；金属材料\n11\t排种器数量\t个\t3\n12\t排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n13\t排肥器型式\t/\t外槽轮式；非金属材料\n14\t排肥器数量\t个\t3\n15\t排肥器驱动方式\t/\t地轮驱动\n16\t种/肥箱容积\tL\t种：10X3 /肥：153\n17\t种/肥排量调节方式\t/\t种：变速箱/肥：螺旋手柄\n18\t传动机构型式\t/\t轴传动\n19\t开沟器型式\t/\t锄铲式\n20\t开沟器数量\t个\t种：3/肥：3\n21\t开沟器深度调节范围\tmm\t0～100\n22\t地轮型式\t/\t胶轮\n23\t地轮直径\tmm\t380\n24\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n25\t破茬清垄工作部件型式\t/\t锄铲+防缠辊\n26\t覆土器型式\t/\t板式\n27\t镇压器型式\t/\t胶轮\n28\t镇压机构配置方式\t/\t独立式\n29\t镇压机构调节方式\t/\t无级调节\n30\t仿形方式\t/\t单体独立同步仿形\n31\t仿形机构型式\t/\t平行四连杆式\n32\t破茬清垄工作部件配置方式\t/\t独立式","T202213130063","2027-01-11","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[869,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","河北山旬农业技术有限公司","悬浮式玉米免耕精量播种机","2BMF-3X","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","1\t型号名称\t/\t2BMF-3X悬浮式玉米免耕精量播种机\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t22.1～36.8\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1700X1660X1160\n5\t作业速度范围\tkm/h\t2～5\n6\t作业小时生产率\thm２ /h\t0.3～0.7\n7\t行距\tmm\t550-600\n8\t工作行数\t行\t3\n9\t作业幅宽\tmm\t1650～1800\n10\t排种器型式\t/\t勺轮式金属材料\n11\t排种器数量\t个\t3\n12\t排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n13\t排肥器型式\t/\t外槽轮式 非金属材料\n14\t排肥器数量\t个\t3\n15\t排肥器驱动方式\t/\t地轮驱动\n16\t种/肥箱容积\tL\t种：10X3/肥：153\n17\t种/肥排量调节方式\t/\t种：变速箱/肥：螺旋手柄\n18\t传动机构型式\t/\t轴传动\n19\t开沟器型式\t/\t锄铲式\n20\t开沟器数量\t个\t种：3/肥：3\n21\t开沟器深度调节范围\tmm\t0～100\n22\t地轮型式\t/\t胶轮\n23\t地轮直径\tmm\t380\n24\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n25\t破茬清垄工作部件型式\t/\t锄铲+防缠辊\n26\t覆土器型式\t/\t板式\n27\t镇压器型式\t/\t胶轮\n28\t镇压机构配置方式\t/\t独立式\n29\t镇压机构调节方式\t/\t无级调节\n30\t仿形方式\t/\t单体独立同步仿形\n31\t仿形机构型式\t/\t平行四连杆式\n32\t破茬清垄工作部件配置方式\t/\t独立式","T202213130065","2027-01-11","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[870,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：13.2～22.1kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1260×1190㎜，结构质量：148kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：500～650㎜，工作行数：2行，工作幅宽：1.0～1.3m，排种器形式：指夹式，排种器数量：2个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：2个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×2/108L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种2个施肥2个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130659","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[871,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：13.2～22.1kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1650×1190㎜，结构质量：204kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：500～650㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1.5～1.95m，排种器形式：指夹式，排种器数量：3个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：3个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×3/146L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种3个施肥3个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130660","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[872,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:悬挂式,机械式,配套动力范围:11～22kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1640×1300×1100mm,作业速度范围:1.11～1.67m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:80～180cm,行距:40～90cm,工作行数:2行,排种器型式:仓转舀勺联体式/金属材料,排种器数量:2个,排肥器型式:外槽轮式/非金属材料,排肥器数量:2个,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:2个,排种开沟器深度调节范围:0～120mm,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:2个,排肥开沟器深度调节范围:0～120mm,种/肥箱容积:8×2/130L,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:轴传动+链传动,地轮型式:胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:0～130mm,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T202113130656","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[873,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:机械式、悬挂式,配套动力范围:11～22kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1640×1730×1100mm,作业速度范围:1.11～1.67m/s,作业小时生产率:0.26～0.33hm2/h,工作幅宽:120～180cm,行距:40～60cm,工作行数:3行,排种器型式:仓转舀勺联体式/金属材料,排种器数量:3个,排肥器型式:外槽轮式/非金属材料,排肥器数量:3个,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:3个,排种开沟器深度调节范围:0～120mm,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:3个,排肥开沟器深度调节范围:0～120mm,种/肥箱容积:8×3/170L,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:轴传动+链传动,地轮型式:胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:0～130mm,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T202113130655","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[874,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-2型玉米免耕施肥精播机，结构形式为机械式、悬挂式，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：11-22kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1460×1280×1150㎜，整机质量：130kg，作业速度范围m/s：0.83～1.67,作业小时生产率：0.2～0.3h㎡/h，行距：450～700㎜，工作行数：2行，工作幅宽：0.9～1.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：2个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：2个，种肥箱容积：8×2/140L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种2个、施肥2个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130673","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[875,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-3型玉米免耕施肥精播机，结构形式为机械式、悬挂式，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：11-22kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1660×1150㎜，整机质量：185kg，作业速度范围m/s：0.83～1.67,作业小时生产率：0.26～0.33h㎡/h，行距：450～600㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1.35～1.8m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：3个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：3个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×3/195L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种3个、施肥3个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130672","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[876,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYF-2玉米免耕施肥播种机,外形尺寸(mm):1520*1320*1085,行距(cm):50-80,工作行数:2,结构型式：机械式、悬挂式，作业速度范围（m/s）0.56-1.11，作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.4，工作幅宽（cm）：100-160，排种器型式：仓转舀勺联体式(金属材料)，排种器数量：2，排肥器型式：外槽轮式，非金属材料，排肥器数量：2，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器深度调节范围（mm）：0-30，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：2，种、肥箱容积（L）：9*2/105，排量调节方式：种：档位调节/肥：螺旋手柄，播种部分传动方式：链，齿传动，地轮型式：实心胶轮，地轮直径（mm）：390，地轮高度调节范围（mm）：/，覆土器型式：刮板式，镇压器型式：实心胶轮。","T202113130649","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[877,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-3B","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称/2BJY-3B数控智能精量播种机\n结构型式 / 机械式、悬挂式\n配套动力范围 kW 22.1～44.1\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm 1750×1770×1160\n作业速度范围 m/s 1.1～2.2\n作业小时生产率h㎡/h0.6～1.3\n工作幅宽 cm 195\n行距 cm 65\n工作行数 行 3\n排种器型式 /勺轮式、金属材料\n排种器数量 个3\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n3\n排种开沟器型式\n/\n箭铲式\n排种开沟器数量\n个\n3\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0-150\n排肥开沟器型式\n/\n箭铲式\n排肥开沟器数量\n个\n3\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n0-150\n种/肥箱容积\nL\n10×3/132\n排量调节方式\n/\n电控\n播种部分传动方式\n/\n电动\n地轮型式\n/\n胶轮\n地轮直径\nmm\n380\n地轮高度调节范围\nmm\n0-150\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n刮板式\n镇压器型式\n/\n胶轮","T202213130076","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[878,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕玉米精量施肥播种机","2BYFJ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围8.82-23.5KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1550x1250x1180mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.16-0.42 hm2/h、工作幅宽120cm、行距60cm、工作行数2行","T202034184","2025-09-27","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[879,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","宿州市信德机械股份有限公司","防缠绕玉米精量施肥播种机","2BYFJ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围20.58-36.75KW、整机外形尺寸（长x宽x高）1520x1730x1140mm、作业速度范围0.5-1.2m/s、作业小时生产率0.21-0.63 hm2/h、工作幅宽180cm、行距60cm、工作行数3行","T202034181","2025-09-27","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[880,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","盐城永弘机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BYJF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构形式：机械式、悬挂式；工作行数：2行；排种器形式：指夹式，金属材料；配套动力kW:14.7-44.1；整机外形尺寸mm：1890*1210*1250；作业速度范围m/s:1.11-1.67；作业小时生产率hm2/h：0.2-0.3；工作幅宽cm：90-130；行距cm：45-65;排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；播种开沟器型式：铧式；播种开沟器数量 ：2个；排肥开沟器型式：铧式；排肥开沟器数量：2个；排肥调节方式：螺纹调节；播种部分传动方式：传动轴、链条传动；地轮型式：充气轮胎；地轮直径：380mm；覆土器型式：圆盘式；镇压器型式：充气轮胎。","T202132320506","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[881,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","郑州市盛之远农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:机械式/悬挂式,配套动力范围:13～22KW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1320×1650×1200mm，作业速度范围：0.31～0.44m/s，作业小时生产率：0.2～0.4 hm2/h ，工作幅宽：80～120cm，行距：40-60cm，工作行数：2行，排种器型式：指夹式(金属材料)，排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式： 铲式 ，排肥开沟器数量：2个，排肥开沟器深度调节范围：30-150mm，种/肥箱容积：2×7/110L,排量调节方式:种：挡位调节，肥：螺纹调节,播种部分传动方式:地轮+传动轴+链条,地轮型式:实心橡胶轮,地轮直径:370mm，地轮高度调节范围：0-150mm，覆土器型式：刮板式，镇压器型式：轮式","T202142420348","2026-11-23","22","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[882,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：4行；作业幅宽：180～274.4cm；排种器型式：勺轮式、金属材料；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；传动机构型式：传动轴、链条、齿轮；地轮型式：橡胶轮胎","T201900030300","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[883,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-4D","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：4行；作业幅宽：200～248cm；排种器型式：勺轮式、金属材料；种/肥箱容积：种：8.5×4/肥：260L；","T201900030299","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[884,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽： 3000mm；种/肥箱容积：种：8.5×5/肥：325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","T202013130231","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[885,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-5C","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：5行；排种器型式：勺轮式；工作幅宽： 2500～3100mm；种/肥箱容积：种：18×5/肥：325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","部20181152","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[886,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北山旬农业技术有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","1\t型号名称\t/\t2BMF-4玉米免耕精量播种机\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t29.4～51.5\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500X2250X1160\n5\t作业速度范围\tkm/h\t2～5\n6\t作业小时生产率\thm２ /h\t0.5-1.0\n7\t行距\tmm\t550-600\n8\t工作行数\t行\t4\n9\t作业幅宽\tmm\t2200～2400\n10\t排种器型式\t/\t勺轮式金属材料\n11\t排种器数量\t个\t4\n12\t排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n13\t排肥器型式\t/\t外槽轮式 非金属材料\n14\t排肥器数量\t个\t4\n15\t排肥器驱动方式\t/\t地轮驱动\n16\t种/肥箱容积\tL\t种：10X4 /肥：256\n17\t种/肥排量调节方式\t/\t种：变速箱/肥：螺旋手柄\n18\t传动机构型式\t/\t轴传动\n19\t开沟器型式\t/\t锄铲式\n20\t开沟器数量\t个\t种：4/肥：4\n21\t开沟器深度调节范围\tmm\t0～100\n22\t地轮型式\t/\t胶轮\n23\t地轮直径\tmm\t380\n24\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n25\t破茬清垄工作部件型式\t/\t锄铲+防缠辊\n26\t覆土器型式\t/\t板式\n27\t镇压器型式\t/\t胶轮\n28\t镇压机构配置方式\t/\t独立式\n29\t镇压机构调节方式\t/\t无级调节\n30\t破茬清垄工作部件配置方式\t/\t独立式","T202213130064","2027-01-11","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[887,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北山旬农业技术有限公司","悬浮式玉米免耕精量播种机","2BMF-4X","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","1\t型号名称\t/\t2BMF-4X悬浮式玉米免耕精量播种机\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t29.4～51.5\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1700X2250X1160\n5\t作业速度范围\tkm/h\t2～5\n6\t作业小时生产率\thm２ /h\t0.5-1.0\n7\t行距\tmm\t550-600\n8\t工作行数\t行\t4\n9\t作业幅宽\tmm\t2200～2400\n10\t排种器形式\t/\t勺轮式；金属材料\n11\t排种器数量\t个\t4\n12\t排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n13\t排肥器型式\t/\t外槽轮式 非金属材料\n14\t排肥器数量\t个\t4\n15\t排肥器驱动方式\t/\t地轮驱动\n16\t种/肥箱容积\tL\t种：10X4 /肥：256\n17\t种/肥排量调节方式\t/\t种：变速箱/肥：螺旋手柄\n18\t传动机构型式\t/\t轴传动\n19\t开沟器型式\t/\t锄铲式\n20\t开沟器数量\t个\t种：4/肥：4\n21\t开沟器深度调节范围\tmm\t0～100\n22\t地轮型式\t/\t胶轮\n23\t地轮直径\tmm\t380\n24\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n25\t破茬清垄工作部件型式\t/\t锄铲+防缠辊\n26\t覆土器型式\t/\t板式\n27\t镇压器型式\t/\t胶轮\n28\t镇压机构配置方式\t/\t独立式\n29\t镇压机构调节方式\t/\t无级调节\n30\t仿形方式\t/\t单体独立同步仿形\n31\t仿形机构型式\t/\t平行四连杆式\n32\t破茬清垄工作部件配置方式\t/\t独立式","T202213130066","2027-01-11","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[888,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北山旬农业技术有限公司","高粱免耕精量播种机","2BXF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","1\t型号名称\t/\t2BXF-4高粱免耕精量播种机\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t22.1～36.8\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1200X1400X1000\n5\t作业速度范围\tkm/h\t2～5\n6\t作业小时生产率\thm２ /h\t0.2～0.5\n7\t行距\tmm\t250-300\n8\t工作行数\t行\t4\n9\t作业幅宽\tmm\t1000～1200\n10\t排种器型式\t/\t窝眼式 金属材料\n11\t排种器数量\t个\t4\n12\t排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n13\t排肥器型式\t/\t外槽轮式 非金属材料\n14\t排肥器数量\t个\t2\n15\t排肥器驱动方式\t/\t地轮驱动\n16\t种/肥箱容积\tL\t种：1.9X4/肥：107\n17\t种/肥排量调节方式\t/\t种：变速箱/肥：螺旋手柄\n18\t传动机构型式\t/\t种：轴传动/肥：轴传动+链传动\n19\t开沟器型式\t/\t锄铲式\n20\t开沟器数量\t个\t种：4/肥：2\n21\t开沟器深度调节范围\tmm\t0～100\n22\t地轮型式\t/\t铸铁轮\n23\t地轮直径\tmm\t350\n24\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n25\t破茬清垄工作部件型式\t/\t锄铲+防缠辊\n26\t覆土器型式\t/\t板式\n27\t镇压器型式\t/\t铸铁轮\n28\t镇压机构配置方式\t/\t非独立式\n29\t破茬清垄工作部件配置方式\t/\t独立式","T202213130062","2027-01-11","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[889,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：22.1-36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1570×2140×1180㎜，结构质量：284kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2～2.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/195L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130657","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[890,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构质量：368kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130658","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[891,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：22.1～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1570×2140×1180㎜，结构质量：284kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2.0～2.4m，排种器形式：指夹式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/195L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130661","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[892,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构质量：366kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：指夹式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130662","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[893,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:悬挂式,机械式,配套动力范围:36.8～73.5kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1640×2850×1100mm,作业速度范围:1.11～1.67m/s,作业小时生产率:0.4～1.0hm2/h,工作幅宽:200～300cm,行距:40～60cm,工作行数:5行,排种器型式:仓转舀勺联体式/金属材料,排种器数量:5个,排肥器型式:外槽轮式/非金属材料,排肥器数量:5个,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:5个,排种开沟器深度调节范围:0～120mm,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:5个,排肥开沟器深度调节范围:0～120mm,种/肥箱容积:8×5/300L,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:轴传动+链传动,地轮型式:胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:0～130mm,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T202113130654","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[894,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-4型玉米免耕施肥精播机，结构形式为机械式、悬挂式，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：22-36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2160×1150㎜，整机质量：260kg，作业速度范围m/s：0.83～1.67,作业小时生产率：0.4～0.5h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2～2.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8×4/260L，排量调节方式：档位调节，螺旋手柄，传动机构形式：链传动（地轮驱动），开沟器型式：靴式，开沟器数量：播种4个、施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：橡胶轮胎，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130671","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[895,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-4型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：22.1～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2190×1200㎜，整机质量：310kg，作业速度范围m/s：0.83～1.67,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2.0～2.4m，排种器形式：指夹式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8L×4/260L，排量调节方式：种：挡位，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：铲式，开沟器数量：播种4个、施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202113130670","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[896,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-5型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2850×1200㎜，整机质量：380kg，作业速度范围m/s：0.83～1.67,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：指夹式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8L×5/310L，排量调节方式：种：挡位，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：铲式，开沟器数量：播种5个、施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式地轮","T202113130669","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[897,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYF-4玉米免耕施肥播种机,外形尺寸(mm):1600*2240*1100,行距(cm):45-58,工作行数:4,结构型式：机械式、悬挂式，作业速度范围（m/s）0.83-1.67，作业小时生产率（hm2/h）：0.4-0.6，工作幅宽（cm）：180-232，排种器型式：仓转舀勺联体式，金属材料)，排种器数量：4，排肥器型式：外槽轮式非金属材料，排肥器数量：4，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器深度调节范围（mm）：0-30，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：4，种/肥箱容积（L）：9*4/185，排量调节方式：种：档位调节/肥：螺旋手柄，排种部分传动方式：链，齿传动，地轮型式：实心胶轮，地轮直径（mm）：390，地轮高度调节范围（mm）：390-450，覆土器型式：刮板式，镇压器型式：实心胶轮。","T202113130648","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[898,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","仿行精密播种机","2BYFSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","号名称:2BYFSF-4仿型精密播种机,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):22.0-36.8整机外形尺寸(长x宽x高):1750×2220×1100,作业速度范围(m/s):0.83-1.67,作业小时生产率(HM2/H):0.4-0.6工作幅度（cm）:180-232,行距(cm):45-58,工作行数:4排种器型式：仓转舀勺联体式（金属材料），排种器数量,4个，排肥器型式/外槽轮式，非金属材料,排肥器数量4个，排种开沟型式/锄铲式，排种开沟器数量4个，排种开沟器深度调节范围（mm）0-30，排肥开沟器型式/锄铲式，排肥开沟器数量4个，排肥开沟器深度调节范围（mm）30-150，种/肥箱容量L,9×4/185,排量调节方式/种：档位调节，肥：螺旋手柄，排种部分传动方式：链、齿传动，地轮型式/实心胶轮，地轮直径（MM）：390，地轮高度调节范围(MM):390-450,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:实心胶轮","T202113130650","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[899,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：5行；排种器型式：指夹式；金属材料；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：36.8~51.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×3060×1220mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；作业小时生产率：0.60~1.50hm2/h；工作幅宽：300cm；行距：60cm;排种器数量:5个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：5个；排种开沟器深度调节范围：0~80mm;排肥开沟器型式:锄铲式；排肥开沟器数量:5个；排肥开沟器深度调节范围：0~80mm;种/肥箱容积:种：9×5； 肥：145L;排量调节方式:种：档位调节； 肥：螺旋调节;播种部分传动方式:地轮链传动;地轮型式:平面胶轮；地轮直径：φ400mm; 地轮高度调节范围:0~80mm;覆土器型式:马蹄式;镇压器型式:平面胶轮","T202100031148","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[900,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米精量施肥播种机","2BFJY-4B","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≧66.2；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1345×2520×1220；作业速度范围m/s：0.56-1.\n11；作业小时生产率hm2/h：0.5-1；工作幅宽cm：252；行距cm：63；工作行数：4；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：4；排种开沟器深度调节范围mm：0-40；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：4；排肥开沟器深度调节范围mm：0-50；种/肥箱容积L：6×4/105；排量调节方式：排种：挡位；排肥：挡位；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制镇压轮；地轮直径mm：410；地轮高度调节范围mm：0-50；镇压器型式：钢制镇压轮。","T202114140068","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[901,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","项目\n单位\n设计值\n结构型式\n/\n机械式、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n29.4～66.2\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1990×2210×1160\n作业速度范围\nm/s\n1.1～2.2\n作业小时生产率\nh㎡/h\n0.8～1.6\n工作幅宽\ncm\n260\n行距\ncm\n65\n工作行数\n行\n4\n排种器型式\n/\n指夹式、金属材料\n排种器数量\n个\n4\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n4\n排种开沟器型式\n/\n箭铲式\n排种开沟器数量\n个\n4\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～150\n排肥开沟器型式\n/\n箭铲式\n排肥开沟器数量\n个\n4\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n0～150\n种/肥箱容积\nL\n10×4/176\n排量调节方式\n/\n电控\n播种部分传动方式\n/\n电动\n地轮型式\n/\n胶轮\n地轮直径\nmm\n380\n地轮高度调节范围\nmm\n0～150\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n刮板式\n镇压器型式\n/\n胶轮","T202213130074","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[902,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-4B","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","项目 单位 设计值\n型号名称/2BJY-4B数控智能精量播种机\n结构型式/机械式、悬挂式\n配套动力范围 kW 29.4～66.2\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1750×2270×1160\n作业速度范围 m/s 1.1～2.2\n作业小时生产率 h㎡/h 0.8～1.6\n工作幅宽 cm 260\n行距 cm 65\n工作行数 行 4\n排种器型式 /勺轮式 金属材料\n排种器数量 个 4\n排肥器型式 /外槽轮式\n排肥器数量 个 4\n排种开沟器型式/箭铲式\n排种开沟器数量 个 4\n排种开沟器深度调节范围 mm0-150\n排肥开沟器型式 / 箭铲式\n排肥开沟器数量 个 4\n排肥开沟器深度调节范围  mm 0-150\n种/肥箱容积 L 10×4/176\n排量调节方式/电控\n播种部分传动方式/电动\n地轮型式/胶轮\n地轮直径\nmm\n380\n地轮高度调节范围\nmm\n0-150\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n刮板式\n镇压器型式\n/\n胶轮","T202213130075","2027-01-11","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[903,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","盐城永弘机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BYJF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构形式：机械式、悬挂式；工作行数：4行；排种器形式：指夹式，金属材料；配套动力kW:36.75-58.8；整机外形尺寸mm：1890*2440*1240；作业速度范围m/s:1.11-1.67；作业小时生产率hm2/h：0.4-0.6；工作幅宽cm：180-260；行距cm：45-65;排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；播种开沟器型式：铧式；播种开沟器数量 ：4个；排肥开沟器型式：铧式；排肥开沟器数量：4个；排肥调节方式：螺纹调节；播种部分传动方式：传动轴、链条传动；地轮型式：充气轮胎；地轮直径：380mm；覆土器型式：圆盘式；镇压器型式：充气轮胎。","T202132320507","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[904,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","郑州市盛之远农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式/悬挂式，配套动力范围：21~36.8kw，整机外形尺寸（长×宽×高）：2400×1650×1250mm，作业速度范围：0.31~0.44m/s，作业小时生产率：0.3~0.6h㎡/h，工作幅宽：200~240cm，行距50~60cm，工作行数：4行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：50~120mm，排肥开沟器型式：铲式，排肥开沟器数量：4个，排肥开沟器深度调节范围：50~120mm，种/肥箱容积：4×7/195L，排量调节方式：种：档位调节，肥：螺纹调节，播种部分传动方式：地轮+传动轴+链条，地轮型式：实心橡胶轮，地轮直径：370mm，地轮高度调节范围：0~150mm，覆土器型式：刮板式，镇压器型式：轮式","T202142420347","2026-11-23","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[905,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：6行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽： 3600mm；种/肥箱容积：种：8.5×6/肥：195*2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","T202013130232","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[906,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-6C","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：6行；排种器型式：勺轮式；工作幅宽： 3000～3720mm；种/肥箱容积：种：18×6/肥：390L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","部20181153","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[907,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","河北山旬农业技术有限公司","高粱免耕精量播种机","2BXF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","1\t型号名称\t/\t2BXF-6高粱免耕精量播种机\n2\t结构型式\t/\t机械式/悬挂式\n3\t配套动力范围\tkW\t29.4～51.5\n4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1200X2000X1000\n5\t作业速度范围\tkm/h\t2～5\n6\t作业小时生产率\thm２ /h\t0.2～0.8\n7\t行距\tmm\t250-300\n8\t工作行数\t行\t6\n9\t作业幅宽\tmm\t1500～1800\n10\t排种器型式\t/\t窝眼式 金属材料\n11\t排种器数量\t个\t6\n12\t排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n13\t排肥器型式\t/\t外槽轮式 非金属材料\n14\t排肥器数量\t个\t3\n15\t排肥器驱动方式\t/\t地轮驱动\n16\t种/肥箱容积\tL\t种：1.9X6/肥：161\n17\t种/肥排量调节方式\t/\t种：变速箱/肥：螺旋手柄\n18\t传动机构型式\t/\t种：轴传动/肥：轴传动+链传动\n19\t开沟器型式\t/\t锄铲式\n20\t开沟器数量\t个\t种：6/肥：3\n21\t开沟器深度调节范围\tmm\t0～100\n22\t地轮型式\t/\t铸铁轮\n23\t地轮直径\tmm\t350\n24\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n25\t破茬清垄工作部件型式\t/\t锄铲+防缠辊\n26\t覆土器型式\t/\t板式\n27\t镇压器型式\t/\t铸铁轮\n28\t镇压机构配置方式\t/\t非独立式\n29\t破茬清垄工作部件配置方式\t/\t独立式","T202213130061","2027-01-11","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[908,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:悬挂式,机械式,配套动力范围:36.8～73.5kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1640×3470×1100mm,作业速度范围:1.11～1.67m/s,作业小时生产率:1.0～2.0hm2/h,工作幅宽: 240～360cm,行距:40～60cm,工作行数:6行,排种器型式:仓转舀勺联体式/金属材料,排种器数量:6个,排肥器型式:外槽轮式/非金属材料,排肥器数量:6个,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:6个,排种开沟器深度调节范围:0～120mm,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:6个,排肥开沟器深度调节范围:0～120mm,种/肥箱容积:8×6/170×2L,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:轴传动+链传动,地轮型式:胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:0～130mm,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:地轮","T202113130653","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[909,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围（kW）：44.1~88.2；结构型式：机械式；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1500×3500×1150；结构质量（kg）：260；行距（cm）：60；；工作行数：6；工作幅宽（cm）：360；播种部分传动方式：链传动；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：6；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：6；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：6；种箱容积：8*6L；肥箱容积：100*2L（如果有）；排量调节方式：变速箱；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：380mm；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮","T202113130263","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[910,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：6行；排种器型式：指夹式；金属材料；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：51.5~73.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1900×3560×1210mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；作业小时生产率：0.72~1.80hm2/h；工作幅宽：360cm；行距：60cm;排种器数量:6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：6个；排肥开沟器深度调节范围：0~80mm;排肥开沟器型式:锄铲式；排肥开沟器数量:6个；排肥开沟器深度调节范围：0~80mm;种/肥箱容积:种：9×6； 肥：174L;排量调节方式:种：档位调节； 肥：螺旋调节;播种部分传动方式:地轮链传动;地轮型式:平面胶轮；地轮直径：φ400mm; 地轮高度调节范围:0~80mm;覆土器型式:马蹄式;镇压器型式:平面胶轮","T202100031148","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[911,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","石家庄布谷机械制造有限公司","玉米播种机","2BFY-6A","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式\t：\t悬挂式,机械式\t\n配套动力范围\t：\t55～90\tkW\n整机外形尺寸（长×宽×高）\t：\t2450×3600×1350\tmm\n作业速度范围\t：\t1.11～2.22\tm/s\n作业小时生产率\t：\t1.44～2.88\th㎡/h\n工作幅宽\t：\t360\tcm\n行距\t：\t60\tcm\n工作行数\t：\t6\t行\n排种器型式\t：\t指夹式、金属材料\t\n排种器数量\t：\t6\t个\n排肥器型式\t：\t槽轮式、非金属材料\t\n排肥器数量\t：\t6\t个\n排种开沟器型式\t：\t铲式\t\n排种开沟器数量\t：\t6\t个\n排种开沟器深度调节范围\t：\t20～60\tmm\n排肥开沟器型式\t：\t铲式\t\n排肥开沟器数量\t：\t6\t个\n排肥开沟器深度调节范围\t：\t30～80\tmm\n种/肥箱容积\t：\t种：25×6/肥：195×2\tL\n排量调节方式\t：\t排肥：螺旋手柄，排种档位调节\t\n播种部分传动方式\t：\t链传动+轴传动\t\n地轮型式\t：\t充气橡胶轮胎\t\n地轮直径\t：\t590\tmm\n地轮高度调节范围\t：\t/\tmm\n风机型式\t：\t/\t\n覆土器型式\t：\t双圆盘\t\n镇压器型式\t：\t实心橡胶轮","T202213130087","2027-01-11","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[912,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","项目\n单位\n设计值\n结构型式\n/\n机械式、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n88.2～147.1\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1990×3470×1160\n作业速度范围\nm/s\n1.1～2.2\n作业小时生产率\nh㎡/h\n1.2～2.4\n工作幅宽\ncm\n384\n行距\ncm\n64\n工作行数\n行\n6\n排种器型式\n/\n指夹式、金属材料\n排种器数量\n个\n6\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n6\n排种开沟器型式\n/\n箭铲式\n排种开沟器数量\n个\n6\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～150\n排肥开沟器型式\n/\n箭铲式\n排肥开沟器数量\n个\n6\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n0～150\n种/肥箱容积\nL\n10×6/264\n排量调节方式\n/\n电控\n播种部分传动方式\n/\n电动\n地轮型式\n/\n胶轮\n地轮直径\nmm\n380\n地轮高度调节范围\nmm\n0～150\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n刮板式\n镇压器型式\n/\n胶轮","T202213130074","2027-01-11","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[913,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","盐城永弘机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BYJF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构形式：机械式、悬挂式；工作行数：6行；排种器形式：指夹式，金属材料；配套动力kW:67.5-88.2；整机外形尺寸mm：1885*3450*1235；作业速度范围m/s:1.11-1.67；作业小时生产率hm2/h：0.6-0.9；工作幅宽cm：270-390；行距cm：45-65;排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；播种开沟器型式：铧式；播种开沟器数量 ：6个；排肥开沟器型式：铧式；排肥开沟器数量：6个；排肥调节方式：螺纹调节；播种部分传动方式：传动轴、链条传动；地轮型式：充气轮胎；地轮直径：380mm；覆土器型式：圆盘式；镇压器型式：充气轮胎。","T202132320508","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[914,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","郑州市盛之远农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYFZ-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式/悬挂式，配套动力范围：36.8~56.5kw，整机外形尺寸（长×宽×高）：3380×1650×1250mm，作业范围速度：031~0.44m/s，作业小时生产率：0.6~0.8h㎡/h，工作幅宽：300~360cm，行距：50~60cm，工作行数：6行，排种器型式：指夹式（金属材料），排种器数量6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：50~120mm，排肥开沟器型式：铲式，排肥开沟器数量：6个，排肥开沟器深度调节范围：50~120mm，种/肥箱容积：6×7/258L,排量调节方式：种：档位调节，肥：螺纹调节，播种部分传动方式：地轮+传动轴+链条，地轮型式：实心橡胶轮，地轮直径：370mm，地轮高度调节范围：0~150mm，覆土器型式：刮板式，镇压器型式：轮式","T202142420347","2026-11-23","56.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[915,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","河北中友机电设备有限公司","气力精密播种机","2BFQ-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称：2BFQ-6气力精密播种机\n结构型式：气力式，悬挂式\n配套动力范围（kW）：73.5～132.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2000×4200×2900\n作业速度范围（m/s）：1.67～2.22\n作业小时生产率（hm2/h）：1.80～3.35\n工作幅宽（cm）：300～420\n行距（cm）：50～70\n工作行数（行）：6\n排种器型式：气力式，金属材料\n排种器数量（个）：6\n排肥器型式：外槽轮式，非金属材料\n排肥器数量（个）：6\n排种开沟器型式：双圆盘式\n排种开沟器数量（个）：6\n排种开沟器深度调节范围（mm）：0～60\n排肥开沟器型式：凿式\n排肥开沟器数量（个）：6\n排肥开沟器深度调节范围（mm）：0～60\n种/肥箱容积（L）：种：30×6，肥：160×2\n排量调节方式：种：机械式，肥：轮盘式\n播种部分传动方式：链传动+轴传动\n地轮型式：充气轮胎\n地轮直径（mm）：640\n地轮高度调节范围（mm）：0～270\n风机型式：离心负压\n覆土器型式：轮式\n镇压器型式：镇压轮","T202113130678","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[916,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上气力式精量播种机","河北中友机电设备有限公司","气力精密播种机","2BFQ-12","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称：2BFQ-12气力精密播种机\n结构型式：气力式，牵引式\n配套动力范围（kW）：129.5～154.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3000×8900×2870\n作业速度范围（m/s）：1.61\n作业小时生产率（h㎡/h）：3.6～6.7\n工作幅宽（cm）：600～840\n行距（cm）：50～70\n工作行数（行）：12\n排种器形式：气力式，金属材料\n排种器数量（个）：12\n排肥器形式：外槽轮式，非金属材料\n排肥器数量（个）：12\n排种开沟器型式：双圆盘式\n排种开沟器数量（个）：12\n排种开沟器深度调节范围（mm）：20～60\n排肥开沟器形式：双圆盘式\n排肥开沟器数量（个）：12\n排肥开沟器深度调节范围（mm）：50～150\n种/肥箱容积（L）：种：25×12，肥：140×4\n排量调节方式：种：更换排种盘，肥：调节旋钮\n播种部分传动方式：链传动+轴传动\n地轮型式：充气轮胎\n地轮直径（mm）：640\n地轮高度调节范围（mm）：0～250\n风机型式：离心负压\n覆土器型式：覆土轮\n镇压器型式：镇压轮","T202013130434","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[917,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上气力式精量播种机","河北中友机电设备有限公司","气力精密播种机","2BFQ-18","播种行数:18行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称:2BFQ-18气力精密播种机\n结构型式:气力式，悬挂式\n配套动力范围(kW):147.0～161.8\n整机外形尺寸（长×宽×高）(mm):2750×8020×1820\n作业速度范围(m/s):1.67～2.22\n作业小时生产率(hm2/h):3.6～5.3\n工作幅宽(cm):660\n行距(cm):窄行：25，宽行：60\n工作行数(行):窄行：12，宽行：6\n排种器型式:气力式，金属材料\n排种器数量(个):18\n排肥器型式:槽轮式，非金属材料\n排肥器数量(个):12\n排种开沟器型式:双圆盘式\n排种开沟器数量(个):18\n排种开沟器深度调节范围(mm):20～60\n排肥开沟器型式:双圆盘式\n排肥开沟器数量(个):12\n排肥开沟器深度调节范围(mm):0～60\n种/肥箱容积(L):种：25×18，肥：280×4\n排量调节方式:种：机械式，肥：轮盘式\n播种部分传动方式:链传动+轴传动\n地轮型式:充气轮胎\n地轮直径(mm):640\n地轮高度调节范围(mm):0～250\n风机型式:离心负压\n覆土器型式:覆土轮\n镇压器型式:镇压轮","T202113130568","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[918,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","德邦大为（佳木斯）农机有限公司","牵引式免耕精量播种机","2BMG-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","开沟器深度调节范围\tmm\t种：30～80；肥：60～130\n地轮型式\t/\t充气橡胶轮\n地轮直径\tmm\t711\n地轮高度调节范围\tmm\t0～200\n破茬清垄工作部件型式\t/\t波纹圆盘+双向渐开线轮齿式拨草轮\n风机型式\t/\t/\n风机直径\tmm\t/\n覆土器型式\t/\tV型対置窄空心橡胶轮\n镇压器型式\t/\tV型対置窄空心橡胶轮\n型号名称\t/\t2BMG-2牵引式免耕精量播种机\n结构型式\t/\t机械式；牵引式\n配套动力范围\tkW\t26～37\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3100×1880×1570\n作业速度范围\tkm/h\t6～8\n作业小时生产率\thm2/h\t0.6～1.1\n行距\tmm\t650(适用：420～700)\n工作行数\t行\t2\n作业幅宽\tmm\t1300（适用：840～1400）\n排种器型式\t/\t指夹式；金属材料\n排种器数量\t个\t2\n排种器驱动方式\t/\t地轮驱动，上置压轮链条传动\n排肥器型式\t/\t外槽轮\n排肥器数量\t个\t肥3个（备用1个）；口肥2个\n排肥器驱动方式\t/\t排肥： 地轮驱动，上置压轮链条传动； 口肥：电机驱动\n种/肥箱容积\tL\t种：35×2；肥：270+23×2\n种/肥排量调节方式\t/\t种：变换链轮，改变传动比；肥：变换链轮，改变传动比加改变槽轮工作长度\n传动机构型式\t/\t地轮驱动，上置压轮链条传动\n开沟器型式\t/\t种： 双圆盘；肥：单圆盘\n开沟器数量\t个\t种：2； 肥：2","T201923230013","2024-07-21","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[919,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式 ： 气力式；牵引式； \n配套动力范围 kW： 36.8～44.1 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm： 2200×1830×1870； \n作业速度范围 km/h： 10～12； \n作业小时生产率 hm2/h： 26～30 ；\n行距 mm： 600 ；\n工作行数 行： 2 ；\n作业幅宽 mm ：1200 ；\n排种器型式 / 气力式：（金属材料）； \n排种器数量 个： 2 ；\n排种器驱动方式 ： 地轮驱动 ；\n排肥器驱动方式 ： 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L： 35×2 /500×2； \n种/肥排量调节方式  种：挡位调节/肥：丝杆 ；\n传动机构型式 :链传动 ;\n开沟器型式 :播种：圆盘式；施肥：圆盘式 ;\n开沟器数量 个 播种：2；施肥：2 ;\n开沟器深度调节范围 mm 播种：10～80；施肥：10～80 \n地轮型式 : 胶轮 ;\n地轮直径 mm: Φ660 ;\n地轮高度调节范围 mm :110～120 ;\n破茬清垄工作部件型式 : 助铲式 ;\n风机型式 : 离心式 ;\n风机叶轮直径 mm :Φ400 ;\n覆土器型式 : 胶轮 ;\n镇压器型式 :胶轮 ;","鄂2020120","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[920,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-3","播种行数:3行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式；牵引式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3200×1830×1870；\n行距\tmm：600；\n工作行数\t行：3；\n作业幅宽\tmm\t：1800；\n排种器型式：气力式（金属材料）；\n排种器数量个\t：3；\n排种器驱动方式：地轮驱动；\n排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；\n排肥器数量个：3；\n排肥器驱动方式：地轮驱动；\n种/肥箱容积L\t：35 /500；\n种/肥排量调节方式\t：种：挡位调节/肥：丝杆；\n传动机构型式：链传动；\n开沟器型式：播种：圆盘式；施肥：圆盘式；\n开沟器数量个：播种：3；施肥：3；\n开沟器深度调节范围mm\t：播种：10～80；施肥：10～80；\n地轮型式：胶轮；\n地轮直径\tmm\t：Φ660；\n破茬清垄工作部件型式：助铲式；\n风机型式：离心式；\n风机叶轮直径\tmm\t：Φ400；\n覆土器型式：胶轮；\n镇压器型式：胶轮；","鄂2020120","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[921,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米清茬免耕施肥精量播种机","2BMYFC-3/3","播种行数:3行;排种器型式:精量排种器 ","工作行数:3行；排种器型式：指夹式，金属材料；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：36.8～58.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2140×2050×1250mm；作业速度范围：1.0～5.0km/h；作业小时生产率：0.12～0.98hm2/h；行距：400～650（可调）；作业幅宽：1200～1950mm;排种器数量:3个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排肥器驱动方式：直流电机驱动；种/肥箱容积：9L×3/150L；种/肥排量调节方式：种：手动挡位调节 肥：手动螺杆调节+直流电机调节；传动机构型式：万向节传动+齿轮传动+链条传动；开沟器型式：尖铲式（种）/箭铲式（肥）；开沟器数量：3（种）+3（肥）个；开沟器深度调节范围：0～80mm；地轮型式：空心铁轮；地轮直径：390mm;地轮高度调节范围:0～80mm;破茬清垄工作部件型式:破茬旋刀式（直刀）; 覆土器型式:刮板式;镇压器型式:空心铁轮","T202137370279","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[922,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","德邦大为（佳木斯）农机有限公司","牵引式免耕精量播种机","2BMG-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","1.型号名称:2BMG-4牵引式免耕精量播种机\n2.结构型式:机械式,牵引式\n3.配套动力范围:44～74KW\n4.整机外形尺寸（长×宽×高）:4000×3500×1740mm\n5.作业速度范围:6～8km/h","T202123230092","2026-07-05","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[923,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","河北中友机电设备有限公司","清垄免耕精密播种机","2BMQ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称:2BMQ-4清垄免耕精密播种机\n结构型式:机械式；悬挂式\n配套动力范围(kW):73.5～110.0\n整机外形尺寸（长×宽×高）(mm):2150×2500×1600\n作业速度范围(m/s):4\n作业小时生产率(h㎡/h):≥6\n行距(mm):600\n工作行数(行):4\n作业幅宽(mm):2400\n排种器形式:指夹式，金属材料\n排种器数量(个):4\n排种器驱动方式:地轮传动\n排肥器形式:外槽轮式，非金属材料\n排肥器数量(个）：4\n排肥器驱动方式：地轮传动\n种/肥箱容积（L）：种：8×4；肥170×2\n种/肥排量调节方式：种：变速箱，肥：调节旋钮\n传动机构型式:链传动+轴传动\n开沟器形式:铲式\n开沟器数量(个):4\n开沟器深度调节范围(mm):2～8\n地轮型式:充气轮胎\n地轮直径(mm):560\n地轮高度调节范围:(mm)0～150\n破茬清垄工作部件型式:甩刀\n镇压器型式:镇压轮","T202013130435","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[924,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式\t/\t气力式；牵引式；整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3200×1830×1870\n行距\tmm\t：600；\n工作行数\t行：4；\n作业幅宽\tmm\t：2400；\n排种器型式：气力式（金属材料）；\n排种器数量个：4；\n排种器驱动方式：地轮驱动；\n排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；\n排肥器数量个：4；\n排肥器驱动方式：地轮驱动；\n种/肥箱容积L：35×4 /500×2；\n种/肥排量调节方式：种：挡位调节/肥：丝杆；\n传动机构型式：链传动；\n开沟器型式：播种：圆盘式；施肥：圆盘式；\n开沟器数量个：播种：4；施肥：4；\n开沟器深度调节范围mm\t：播种：10～80；施肥：10～80；\n地轮型式\t：胶轮；\n地轮直径\tmm：Φ660；\n破茬清垄工作部件型式\t：助铲式；\n风机型式：离心式；\n风机叶轮直径\tmm：Φ400；\n覆土器型式：胶轮；\n镇压器型式：胶轮","鄂2020121","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[925,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-5","播种行数:5行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式 : 气力式；牵引式 ;\n配套动力范围 kW: 36.8～44.1 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm :3800×1830×1870 ;\n作业速度范围 km/h： 10～12 ；\n作业小时生产率 hm2/h： 48～50； \n行距 mm ：600； \n工作行数 行 ：5； \n作业幅宽 mm： 3000； \n排种器型式 ： 气力式（金属材料）； \n排种器数量 个： 5； \n排肥器数量 个 ：5； \n排肥器驱动方式 ： 地轮驱动； \n种/肥箱容积 L ：35×5 /500×2； \n开沟器型式 / 播种：圆盘式；施肥：圆盘式; \n开沟器数量 个 播种：5；施肥：5; \n开沟器深度调节范围 mm 播种：10～80；施肥：10～80; \n地轮型式 : 胶轮; \n地轮直径 mm :Φ660; \n地轮高度调节范围 mm: 110～120; \n破茬清垄工作部件型式 : 助铲式; \n风机型式 : 离心式; \n风机叶轮直径 mm :Φ500; \n覆土器型式 : 胶轮; \n镇压器型式 : 胶轮;","鄂2020121","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[926,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","山西河东雄风农机有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BFMY-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kw：≥58.8；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1770×2425×1460；作业速度范围km/h：3-5；作业小时生产率hm2/h：0.69-1.16；行距mm：播种：580；施肥（右-左）：330、580、580；工作行数：4；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：4；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：4；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：6×4/368；种/肥排量调节方式：排种：挡位；排肥：挡位；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：播种：箭铲式/施肥：箭铲式；开沟器数量：播种：4/施肥：4；开沟器深度调节范围mm：排种：0-60；地轮型式：钢制镇压轮；地轮直径mm：500；地轮高度调节范围mm:0-80；破茬清垄工作部件型式：旋转弯刀+旋转直刀+锯齿刀；镇压器型式：钢制镇压轮；秸秆切割装置型式：旋转弯刀+旋转直刀+锯齿刀；镇压机构配置方式：非独立式；镇压强度调节方式：无级调节；仿形方式：整体仿形；仿形机构型式：单铰接仿形机构；破茬清垄工作部件配置方式：非独立式。","T202114140065","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[927,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","德邦大为（佳木斯）农机有限公司","牵引式免耕精量播种机","2BMG-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称\t/\t2BMG-6牵引式免耕精量播种机\n结构型式\t/\t机械式；牵引式\n配套动力范围\tkW\t59～66\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t4000×5100×1740\n作业速度范围\tkm/h\t6～8\n作业小时生产率\thm2/h\t1.8～3.2\n行距\tmm\t650(适用:420～700)\n工作行数\t行\t6\n工作幅宽\tmm\t3900（适用: 2520～4200）\n排种器型式\t/\t指夹式；金属材料\n排种器数量\t个\t6\n排种器驱动方式\t/\t地轮驱动，上置压轮，链条传动\n排肥器型式\t/\t外槽轮\n排肥器数量\t个\t肥：6；口肥:6\n排肥器驱动方式\t/\t排肥：地轮驱动，上置压轮，链条传动；口肥：电机驱动\n种/肥箱容积\tL\t种：35×6；肥：270×3+23×6\n种/肥排量调节方式\t/\t种：变换链轮，改变传动比；肥：变换链轮，改变传动比+改变槽轮工作长度\n传动机构型式\t/\t地轮驱动，上置压轮，链条传动\n开沟器型式\t/\t种：双圆盘；肥：单圆盘\n覆土器型式\t/\tV型对置窄空心橡胶轮\n镇压器型式\t/\tV型对置窄空心橡胶轮\n开沟器数量\t个\t种：6；肥：6\n开沟器深度调节范围\tmm\t种：30～80 ； 肥：60～130\n地轮型式\t/\t橡胶充气轮胎\n地轮直径\tmm\t711\n地轮高度调节范围\tmm\t0～200\n破茬清垄工作部件型式\t/\t波纹圆盘+双向渐开线轮齿式拨草轮","T201923230254","2024-12-29","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[928,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","德邦大为（佳木斯）农机有限公司","牵引式免耕精量播种机","2BMG-8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式\t/\t机械式；牵引式\n配套动力范围\tkW\t74～154.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3880×4700×1670\n作业速度范围\tkm/h\t6～8\n作业小时生产率\thm２/h\t2.6～3.5\n行距\tmm\t垄距1100、垄上小行距420\n工作行数\t行\t8\n作业幅宽\tmm\t4400\n排种器型式\t/\t指夹式、金属材料\n排种器数量\t个\t8\n排种器驱动方式\t/\t链条\n排肥器型式\t/\t外槽轮\n排肥器数量\t个\t主肥箱：8；副肥箱：8\n排肥器驱动方式\t/\t主肥箱：链条；副肥箱：电机\n种/肥箱容积\tL\t种箱:35×8；主肥箱:270×3；副肥箱:23×8\n排量调节方式\t/\t播种:变换链轮，改变链轮传动比；排肥: 手动调节改变槽轮工作长度、改变链轮传动比。\n传动机构型式\t/\t地轮驱动，上置摩擦压轮、链条传动\n开沟器型式\t/\t播种:双圆盘；排肥: 单圆盘\n开沟器数量\t个\t播种:8；排肥: 8\n开沟器深度调节范围\tmm\t播种:30～60（10挡可调）\n地轮型式\t/\t充气橡胶轮\n地轮直径\tmm\t760\n地轮高度调节范围\tmm\t0～165\n破茬清垄工作部件型式\t/\t单圆盘+双向渐开线轮齿式拨草轮\n覆土器型式\t/\tV型对置窄空心橡胶轮\n镇压器型式\t/\tV型对置窄空心橡胶轮","T202000231023","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[929,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-12","播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式；牵引式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6800×1830×1870；\n行距\tmm：500；\n工作行数\t行：12；\n作业幅宽\tmm：6000；\n排种器型式：气力式（金属材料）；\n排种器数量个：12；\n排种器驱动方式：地轮驱动；\n排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；\n排肥器数量个：12；\n排肥器驱动方式：地轮驱动；\n种/肥箱容积L：35×12 /500×4；\n种/肥排量调节方式\t：种：挡位调节/肥：丝杆；\n传动机构型式：链传动；\n地轮型式：胶轮；\n地轮直径\tmm\t：Φ660；\n地轮高度调节范围\tmm\t：110～120；\n破茬清垄工作部件型式\t：助铲式；\n风机型式：离心式；\n风机叶轮直径\tmm\t：Φ500；\n覆土器型式：胶轮；\n镇压器型式：胶轮","鄂2020124","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[930,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-18","播种行数:18行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式 ： 气力式；牵引式； \n配套动力范围 kW ：132.3～161.8； \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：7800×1830×1870； \n作业速度范围 km/h ：10～12； \n作业小时生产率 hm2/h ：120～160； \n行距 mm ：400； \n工作行数 行 :18; \n作业幅宽 mm :7200; \n排种器型式 : 气力式（金属材料）; \n排种器数量 个 :18 ;\n种/肥箱容积 L :35×18 /500×4; 开沟器数量 个: 播种：18；施肥：18 \n开沟器深度调节范围 mm 播种：10～80；施肥：10～80; \n地轮型式 : 胶轮 ;\n地轮直径 mm: Φ660; \n地轮高度调节范围 mm :110～120; \n破茬清垄工作部件型式 : 助铲式 ;\n风机型式 : 离心式 ;\n风机叶轮直径 mm :Φ500; \n覆土器型式 : 胶轮; \n镇压器型式 : 胶轮;","鄂2020125","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[931,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式；牵引式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：4200×1830×1870；\n行距\tmm：600；\n工作行数\t行：6；\n作业幅宽\tmm\t：3600；\n排种器型式：气力式（金属材料）；\n排种器数量个：6；\n排种器驱动方式：地轮驱动；\n排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；\n排肥器数量个：6；\n排肥器驱动方式：地轮驱动\n种/肥箱容积L：35×6 /500×2；\n种/肥排量调节方式：种：挡位调节/肥：丝杆；\n传动机构型式：链传动；\n开沟器型式：播种：圆盘式；施肥：圆盘式；\n开沟器数量个：播种：6；施肥：6；\n开沟器深度调节范围mm\t：播种：10～80；施肥：10～80；\n地轮型式：胶轮；\n地轮直径\tmm：Φ660；\n破茬清垄工作部件型式：助铲式；\n风机型式：离心式；\n风机叶轮直径\tmm：Φ500；\n覆土器型式：胶轮；\n镇压器型式：胶轮","鄂2020122","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[932,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","河南兰德玛克智能装备有限公司","气吸高速精密免耕播种机","2BJM-8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式\t：气力式；牵引式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：5200×1830×1870；行距mm：600；工作行数行：8；作业幅宽mm：4800；排种器型式：气力式（金属材料）；排种器数量个：8；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；排肥器数量个：8；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：35×8 /500×2；种/肥排量调节方式：种：挡位调节/肥：丝杆；传动机构型式：链传动；开沟器型式：播种：圆盘式；施肥：圆盘式；开沟器数量个：播种：8；施肥：8；开沟器深度调节范围mm：播种：10～80；施肥：10～80；地轮型式：胶轮；地轮直径mm：Φ660；破茬清垄工作部件型式：助铲式；风机型式：离心式；风机叶轮直径\tmm：Φ500；覆土器型式：胶轮；镇压器型式：胶轮","鄂2020123","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[933,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","4行及以上手扶自走式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","自走式大蒜精量播种机","2BSZZ-5","播种行数:5行;手扶自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-5型自走式大蒜精量播种机；结构型式：手扶轮式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1900×1800×1170mm；配套发动机标定功率：3.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：离心式离合器；最小离地间隙：60mm；前轮驱动方式：链传动（波形圆辊）；后轮驱动方式：/（从动圆辊）；行距：180mm；株距：100～160mm（手动挡位调节）；工作行数：5；工作幅宽：900mm；传动机构型式：链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：5×6；镇压器型式：圆辊式；地轮型式：波形圆辊式；地轮直径：400mm。","T202137370067","2026-03-29","3.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[934,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机","临沂华翔鑫农业机械科技有限公司","精播式大蒜播种机","2BSXZ-6A","播种行数:6行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","1.名称：精播式大蒜播种机。2.型号：2BSXZ-6A。3.结构形式：悬挂式。4.正芽装置型式：网孔V型槽道式。5.与拖拉机连接方式：三点悬挂式。6.整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×1450mm×1340mm。7.结构质量：600kg。8.配套动力：36.8kw～73.5kw。9.行距：200mm（4）/300mm（1）。10.株距：80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm\n（可调）。11.工作行数：6行。12.工作幅宽：1400mm。13.工作效率：2～3亩/小时。14.传动机构型式：链传动。15.取种方式：链勺+人工辅助。16.播种开沟器形式：尖铲式。17.播种开沟器数量：6条。18.排种器型式：链条压板式。19.排种器数量：6条。20.覆土器型式：带齿圆辊式。21.镇压器型式：带齿圆辊式。22.地轮型式：带齿圆辊式。23.地轮直径：380mm。","T202137370436","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[935,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机","临沂华翔鑫农业机械科技有限公司","精播式大蒜播种机","2BSXZ-8C","播种行数:8行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","1.名称：精播式大蒜播种机。2.型号：2BSXZ-8C。3.结构形式：悬挂式。4.正芽装置型式：网孔V型槽道式。5.与拖拉机连接方式：三点悬挂式。6.整机外形尺寸（长×宽×高）：1480mm×1765mm×1340mm。7.结构质量：620kg。8.配套动力：51.5kw～88.2kw。9.行距：170mm（6）/390mm（1）。10.株距：80mm～150mm（手动换链轮可调）。11.工作行数：8行。12.工作幅宽：1611mm。13.工作效率：2～3亩/小时。14.传动机构型式：链传动。15.取种方式：链勺+人工辅助。16.播种开沟器形式：尖铲式。17.播种开沟器数量：8条。18.排种器型式：链条压板式。19.排种器数量：8条。20.覆土器型式：带齿圆辊式。21.镇压器型式：带齿圆辊式。22.地轮型式：带齿圆辊式。23.地轮直径：380mm。","T202137370045","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[936,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机","临沂华翔鑫农业机械科技有限公司","精播式大蒜播种机","2BSXZ-9A","播种行数:/行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","1.名称：精播式大蒜播种机。2.型号：2BSXZ-9A。3.结构形式：悬挂式。4.正芽装置型式：网孔V型槽道式。5.与拖拉机连接方式：三点悬挂式。6.整机外形尺寸（长×宽×高）：1340mm×2150mm×1340mm。7.结构质量：690kg。8.配套动力：51.5kw～88.2kw。9.行距：200mm（6）/300mm（2）。10.株距：80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm\n（可调）。11.工作行数：9行。12.工作幅宽：2100mm。13.工作效率：2～3亩/小时。14.传动机构型式：链传动。15.取种方式：链勺+人工辅助。16.播种开沟器形式：尖铲式。17.播种开沟器数量：9条。18.排种器型式：链条压板式。19.排种器数量：9条。20.覆土器型式：带齿圆辊式。21.镇压器型式：带齿圆辊式。22.地轮型式：带齿圆辊式。23.地轮直径：380mm。","T202137370435","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[937,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-6","播种行数:6行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-6型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×1390×1500；配套拖拉机动力（kW）：36.8～58.8；行距（mm）：200；株距（mm）：90、100、110、120、130、140、150（可调）；工作行数：6；工作幅宽（mm）：1200；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：6×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径（mm）：400。","T202137370448","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[938,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-7","播种行数:7行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-7型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1870×1460×1500mm；配套拖拉机动力：36.8～58.8kW；行距：180mm；株距：90～240mm（手动换链轮可调）；工作行数：7；工作幅宽：1260mm；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：7×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径：400mm。","T202137370069","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[939,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","临沂华翔鑫农业机械科技有限公司","精播式大蒜播种机","2BSXZ-10B","播种行数:10行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","1.名称：精播式大蒜播种机。2.型号：2BSXZ-10B。3.结构形式：悬挂式。4.正芽装置型式：网孔V型槽道式。5.与拖拉机连接方式：三点悬挂式。6.整机外形尺寸（长×宽×高）：1430mm×2150mm×1340mm。7.结构质量：700kg。8.配套动力：51.5kw～88.2kw。9.行距：200mm。10.株距：80mm～150mm（手动换链轮可调）。11.工作行数：10行。12.工作幅宽：2000mm。13.工作效率：2～3亩/小时。14.传动机构型式：链传动。15.取种方式：链勺+人工辅助。16.播种开沟器形式：尖铲式。17.播种开沟器数量：10条。18.排种器型式：链条压板式。19.排种器数量：10条。20.覆土器型式：带齿圆辊式。21.镇压器型式：带齿圆辊式。22.地轮型式：带齿圆辊式。23.地轮直径：380mm。","T202137370044","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[940,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-10A","播种行数:10行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-10A型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1960×2225×1525mm；配套拖拉机动力：66.2～88.2kW；行距：200mm；株距：90～240mm（手动换链轮可调）；工作行数：10；工作幅宽：2000mm；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：10×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径：400mm。","T202137370068","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[941,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-10B","播种行数:10行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-10B型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×2050×1500；配套拖拉机动力（kW）：66.2～102.9；行距（mm）：180；株距（mm）：90、100、110、120、130、140、150（可调）；工作行数：10；工作幅宽（mm）：1800；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：10×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径（mm）：400。","T202137370447","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[942,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-10C","播种行数:10行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-10C型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×2400×1500；配套拖拉机动力（kW）：66.2～102.9；行距（mm）：220；株距（mm）：90、100、110、120、130、140、150（可调）；工作行数：10；工作幅宽（mm）：2200；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：10×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径（mm）：400。","T202137370446","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[943,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-11","播种行数:11行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-11型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2240×1530mm；配套拖拉机动力：66.2～88.2kW；行距：180mm；株距：90～240mm（手动换链轮可调）；工作行数：11；工作幅宽：1980mm；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：11×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径：400mm","T202137370066","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[944,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-12A","播种行数:12行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-12A型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×2200×1500；配套拖拉机动力（kW）：66.2～102.9；行距（mm）：160；株距（mm）：90、100、110、120、130、140、150（可调）；工作行数：12；工作幅宽（mm）：1920；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：12×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径（mm）：400。","T202137370440","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[945,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜旋耕精量播种机","2BSXZ-12B","播种行数:12行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-12B型大蒜旋耕精量播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：单级双鸭嘴式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1950×2360×1500；配套拖拉机动力（kW）：66.2～102.9；行距（mm）：250（宽）/110（窄）；株距（mm）：90、100、110、120、130、140、150（可调）；工作行数：12；工作幅宽（mm）：2160；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：12×6；镇压器型式：钉齿圆辊式；地轮型式：钉齿圆辊式；地轮直径（mm）：400。","T202137370445","2026-11-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[946,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(6)(170)","播种行数:9行","型号名称：2BFG-9(6)(170)型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：29.4～47.8（kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1860×1940×1280（mm）；作业速度范围：0.55～1.1（m/s）；作业小时生产率：0.27～0.54（h㎡/h）；工作幅宽：170cm;;耕深：≥8cm;;行距：18.5cm;工作行数：9行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：298r/min;刀辊最大回转半径：R225mm;旋耕刀型号：IT225/IT225左；总安装刀数：42把；排种器型式：钉轮式（非金属材料）；排种器数量：9个；排肥器型式：槽轮式；；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：弯形圆管+圆盘式；排种开沟器数量：4（弯形圆管）+5（圆盘式）个；排种开沟器深度调节范围：20～60（mm）；种/肥箱容积：90（种）/185（肥）L；种/肥排量调节方式：变挡器（种）/丝杆（肥）；播种部分传动方式：链条；地轮型式：滚筒；地轮直径：Ф340mm；地轮高度调节范围：0～100（mm）；镇压器型式：滚筒。","鄂2019420","2024-11-15","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[947,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕施肥播种机","2BXS-10A","播种行数:10行","型号名称：2BXS-10A型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力：40.4～51.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2145×2180×1300（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.33～0.53h㎡/h；工作幅宽：180cm；耕深：8～16cm；行距：18cm，工作行数：10行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀轴设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245/IT245左；总安装刀数：52把；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：10个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：5个，排种开沟器型式：圆盘式；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：40～80mm；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：5个；排肥开沟器深度调节范围：40～80mm；种/肥箱容积：72/88L；种/肥排量调节方式：丝杠调节/丝杠调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：滚筒；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","T202141410128","2026-10-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[948,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","油菜联合播种机","2BYG-8","播种行数:8行","型号名称：2BYG-8型油菜联合播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：62.5～88.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2420×1400mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.45～0.90hm2/h；工作幅宽：212cm；耕深：8～14cm；行距：22cm；工作行数：8行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：265/280r/min；刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225/IT225左；总安装刀数：60把；排种器型式：窝眼轮式（非金属材料）；排种器数量：8个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；种/肥箱容积：1.3×8 /135L；种/肥排量调节方式：变挡器调节/丝杆调节；播种部分传动方式：12V电机+链条；地轮型式：单边仿形传感轮；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0～80mm。","T202043430077","2025-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[949,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","湖北豪丰农业装备有限公司","油菜旋耕播种机","2BFGY-8(8)(215)","播种行数:8行","型号名称：2BFGY-8(8)(215)型油菜旋耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：62.5～80.9（kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：2225×2420×1440（mm）；作业速度范围：0.69～1.39（m/s）；作业小时生产率：0.46～0.91（h㎡/h）；工作幅宽：215cm;;耕深：≥8cm;;行距：22cm;工作行数：8行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：280r/min;刀辊最大回转半径：R225mm;旋耕刀型号：IT225/IT225左；总安装刀数：60把；排种器型式：窝眼轮式（非金属材料）；排种器数量：8个；排肥器型式：槽轮式；；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：8个；排种开沟器深度调节范围：20～50（mm）；种/肥箱容积：1.3×8个（种）/135（肥）L；种/肥排量调节方式：变挡器调节（种）/丝杆调节（肥）；播种部分传动方式：链条；地轮型式：滚筒；地轮直径：Ф340mm；地轮高度调节范围：0～100（mm）；镇压器型式：滚筒；覆土器形式：拖板。","鄂2020057","2025-05-13","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[950,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","湖北中轩科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10（6）（180）","播种行数:10行","型号名称：2BFG-10（6）（180）型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：36.8～62.5KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸（长×宽×高）1960×2190×1310mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；作业小时生产率：0.30～0.50hm2/h；工作幅宽180cm；耕深：8～15cm；行距17cm；工作行数：10行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：290r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：1T245；总安装刀数：52把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：10个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：0～100mm；种/肥箱容积：60/120L；种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节/侧边螺杆调节；播种部分传动方式：镇压辊链传动；地轮型式：圆筒式；地轮直径：φ350mm；地轮高度调节范围：0～300mm；覆土器型式：圆筒式；镇压器型式：圆筒式。","T202142420357","2026-11-23","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[951,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","湖北中轩科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10（6）（200）","播种行数:10行","型号名称：2BFG-10（6）（200）型；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：62.5～73.5KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸：（长×宽×高）：2000×2460×1380mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；作业小时生产率：0.40～067hm2/h；工作幅宽:200cm;耕深:8～15cm;行距：20cm；工作行数:10行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：290r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：1T245；总安装刀数：60把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：10个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：0～100mm；种/肥箱容积：72/135L；种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节/侧边螺杆调节；播种部分传动方式：镇压辊链传动；地轮型式：圆筒式；地轮直径：φ350mm；地轮高度调节范围：0～300mm；覆土器型式：圆筒式；镇压器型式：圆筒式。","T202142420357","2026-11-23","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[952,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8(6)(160)","播种行数:8行","型号名称：2BFG-8(6)(160)型旋耕施肥播种机；结构尺寸(长×宽×高mm)：1750×1950×1260配套动力（KW）:36.7～58.8工作幅宽：1600mm；结构型式：悬挂式 作业速度范围：0.5～1.0m/s；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；耕深：≥12cm；传动方式：中间齿轮；刀辊设计转速：230r/min；最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：44把 ；条播部分行距：200mm；工作行数：8 ；排种/肥器型式：外槽轮式/外槽轮式 ；数量：8/6个；驱动方式：链传动； 种/肥箱容积：80/80L；排量调节方式：手动调节 传动机构型式：地轮+链传动 开沟器型式：铲锄+圆盘 数量：8个；深度调节范围：10～15mm；地轮型式：滚筒式 ；地轮直径：Φ320mm；地轮高度调节范围：15～25mm；镇压器型式：地轮镇压","2019TJ078","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[953,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10","播种行数:10行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kW：36.8-58.8；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2080*1855*1170；作业速度范围m/s：0.56-1.1；作业小时生产率hm2/h：0.31-0.62；工作幅宽cm：156；耕深cm：12-16；行距cm：播种16.2；施肥32.4；工作行数：播种：10；施肥：5；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；旋耕刀型号：ⅠT245；总安装刀数：32；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：5；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：5；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：10；排种开沟器深度调节范围mm：20-50；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：5；排肥开沟器深度调节范围mm:60-100；种/肥箱容积L：72/105；种/肥排量调节方式：档位调节/档位调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：440；地轮高度调节范围mm:0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T201914140050","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[954,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽宏翔农业机械有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFGM-16(10)(250)","播种行数:16行","结构型式：机械式、悬挂式 ; 配套动力范围kw：88.2-117.6；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×2920×1500; 作业速度范围：（0.6-1.0）m/s；工作幅宽cm：250；耕深cm：≥8；行距：15.5cm；工作行数：16行；旋耕部分传动方式：I轴（中间传动）II轴（侧边传动）；刀辊设计转速r/min：I轴198、II轴265；刀辊最大回转半径mm：I轴245、II轴185；旋耕刀型号：I轴IT245、II轴IT185；总安装刀数：I轴72把、II轴78把；排种器型式：外槽轮式、非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式:外槽轮式、非金属材料;排肥器数量：10个；种/肥箱容积L：140/120; 种/肥排量调节方式：手柄调节；播种部分传动方式：电机＋链条；地轮型式：滚筒；地轮直径mm：φ320；地轮高度mm：0-150；覆土器型式：刮泥板；镇压器型式：滚筒式。","T202134340213","2026-10-31","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[955,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","蚌埠农丰农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)200","播种行数:12行","外形尺寸：2020×2340×1400mm；工作幅宽：200cm；工作行数：12行；配套动力：48.8-68.8kW；耕深：≥8cm","T202134340289","2026-10-31","66.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[956,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","蚌埠农丰农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(10)230","播种行数:14行","外形尺寸：2280×2650×1400mm；工作幅宽：230cm；工作行数：14行；配套动力：58.8-80.8kW；耕深：≥8cm","T202134340275","2026-10-31","73.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[957,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","蚌埠农丰农业机械制造有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-14(10)230B","播种行数:14行","外形尺寸：2170×2780×1420mm；工作幅宽：230cm；工作行数：14行；配套动力：58.8-88.8kW；耕深：≥8cm","T202134340290","2026-10-31","73.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[958,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕施肥播种机","2BFG-14（8）（230）A","播种行数:14行","型号名称：2BFG-14(8)(230)A型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：66.2～80.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2200×2700×1400mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.49～0.98h㎡/h；工作幅宽：230cm；耕深：≥12cm；行距：17㎝；工作行数：14行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245/IT245左；总安装刀数：68把。排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：圆盘；排种开沟器数量：14个；排种开沟器深度调节范围：0～60mm；种/肥箱容积：100/175L；种/肥排量调节方式：螺杆/螺杆；播种部分传动方式：链条；地轮型式：滚筒；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","T202114140100","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[959,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","旋耕施肥播种机","2BXS-12A","播种行数:12行","型号规格：2BXS-12A型旋耕施肥播种机；结构型式：排种器单排排列；配套动力：51.5～66.2kW；外形尺寸（长×宽×高）：2110×2390×1300（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作效率：0.40～0.67h㎡/h；工作幅宽：200cm；耕深：8～16cm；行距：17cm，工作行数：12行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀轴设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：6个，排种开沟器型式：圆盘式；排种开沟器数量：12个；排种开沟器深度调节范围：20～80mm；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：6个；排肥开沟器深度调节范围：20～80mm；种/肥箱容积：92/142L；种/肥排量调节方式：丝杠调节/丝杠调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：滚筒；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","T202100030712","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[960,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","湖北中轩科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(6)(230)","播种行数:14行","型号名称：2BFG-14（6）（230）型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：73.5～128.6KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2640×1380mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s;作业小时生产率:0.53～0.80hm2/h;工作幅宽:230mm;耕深8～15cm;行距:16cm;工作行数:14行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：290r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：1T245；总安装刀数：64把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量6个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：14个；排种开沟器深度调节范围：0～100mm；种/肥箱容积：80/150L；种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节/侧边螺杆调节；播种部分传动方式：镇压辊链传动；地轮型式：圆筒式；地轮直径：φ350mm；地轮高度调节范围：0～300mm；覆土器型式：圆筒式；镇压器型式：圆筒式。","T202142420357","2026-11-23","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[961,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","湖北中轩科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(8)(250)","播种行数:16行","型号名称：2BFG-16（8）（250）型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：88.3～132.3KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2845×1420mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；作业小时生产率：0.67～1.0hm2/h；工作幅宽:250cm；耕深:8～15cm；行距:16cm;工作行数:16行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：290r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：1T245；总安装刀数：68把；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：16个；排种开沟器深度调节范围：0～100mm；\n种/肥箱容积:85/160L;种/肥排量调节方式:侧边螺杆调节/侧边螺杆调节;播种部分传动方式:镇压辊链传动;地轮型式:圆筒式;地轮直径:\nφ350mm;地轮高度调节范围:0～300mm;覆土器型式：圆筒式；镇压器型式：圆筒式。","T202142420358","2026-11-23","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[962,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)210","播种行数:12行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（mm）：1830×2490×1400;工作幅宽（cm）:210;工作行数：播种12行/施把8行；行距（cm）:17;旋转部分传动方式：中间传动；镇压型式：圆柱式；旋耕刀型号：IT245.","T202232320013","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[963,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(10)240","播种行数:14行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（mm）：1830×2790×1400;工作幅宽（cm）:240;工作行数：播种14行/施把10行；行距（cm）:17;旋转部分传动方式：中间传动；镇压型式：圆柱式；旋耕刀型号：IT245.","T202232320013","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[964,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)260","播种行数:16行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（mm）：1830×2990×1400;工作幅宽（cm）:260;工作行数：播种16行/施把10行；行距（cm）:16;旋转部分传动方式：中间传动；镇压型式：圆柱式；旋耕刀型号：IT245.","T202232320012","2027-01-25","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[965,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGS-14(10)240","播种行数:14行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（mm）：2180×2790×1630;工作幅宽（cm）:240;工作行数：播种14行/施把10行；行距（cm）:17;旋转部分传动方式：中间传动；镇压型式：圆柱式；旋耕刀型号：IT245.","T202232320014","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[966,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGS-16(10)260","播种行数:16行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（mm）：2180×2990×1630;工作幅宽（cm）:260;工作行数：播种16行/施把10行；行距（cm）:16;旋转部分传动方式：中间传动；镇压型式：圆柱式；旋耕刀型号：IT245.","T202232320015","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[967,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(6)(230)","播种行数:14行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：58.2-73.5kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：2600*1700*1440mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.48-0.8hm²/h，工作幅宽：230cm，耕深：≥12cm，行距：15cm，工作行数：14行，旋耕部分传动方式：中间传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：72把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：14，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：6，种/肥箱容积：206/294L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320232","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[968,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(6)(230)A","播种行数:14行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：73.5-80.8kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：2600*2045*1440mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.48-0.8hm²/h，工作幅宽：230cm，耕深：≥12cm，行距：15cm，工作行数：14行，旋耕部分传动方式：中间传动+侧边传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT195/IT245，总安装刀数：148把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：14，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：6，种/肥箱容积：206/294L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320233","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[969,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(8)(250)","播种行数:16行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：80.2-88.2kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：2800*1700*1440mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.5-0.93hm²/h，工作幅宽：250cm，耕深：≥12cm，行距：14.5cm，工作行数：16行，旋耕部分传动方式：中间传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：76把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：16，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：8，种/肥箱容积：224/319L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320234","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[970,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(8)(250)A","播种行数:16行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：88.2-102.9kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：2800*2045*1440mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.5-0.93hm²/h，工作幅宽：250cm，耕深：≥12cm，行距：14.5cm，工作行数：16行，旋耕部分传动方式：中间传动+侧边传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT195/IT245，总安装刀数：158把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：16，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：8，种/肥箱容积：224/319L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320235","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[971,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦旋耕播种机","2BFG-14(8)(200)","播种行数:14行","结构型式：机械式、悬挂式；\n配套动力范围 kW ：58.8～88.2；\n整机外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1790×2480×1400；\n工作幅宽 cm 200；\n耕深 cm： 8～15；\n行距 cm ：16；\n工作行数 ：14行；\n旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；","T202213130072","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[972,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦旋耕播种机","2BFG-16(8)(230)","播种行数:16行","结构型式：机械式、悬挂式；\n配套动力范围 kW ：66.2～95.6；\n整机外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1790×2740×1400；\n工作幅宽 cm ：230；\n耕深 cm 8～15；\n行距 cm：16；\n工作行数 ：16行；\n旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；","T202213130072","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[973,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14","播种行数:14行","2BFG-14型旋耕施肥播种机为悬挂式播种机，由机架、刀轴、齿轮箱、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮等部分组成。配套动力范围：73.5～95.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：2180×2480×1450㎜，整机质量：862kg，作业速度范围m/s：0.42～1.39,作业小时生产率：0.32～0.84h㎡/h，工作幅宽：215cm，耕深：12～16㎝，旋耕部分：传动方式：中间齿轮传动；刀轴设计转速：310r/min，刀轴最大回旋半径：245㎜，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：60把；条播部分：行距：15㎝，工作行数：14行，排种肥器形式：外槽轮式，数量：14/8个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：150/340L，排量调节方式：种：手轮、齿轮换档，肥：手轮，开沟器型式：轴传动，开沟器数量：14个，深度调节范围：60～100㎜，地轮形式：滚筒式，地轮直径：350㎜，高度调节范围：50～150㎜，覆土器形式：地轮覆土，镇压器形式：滚筒式","T202113130668","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[974,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16","播种行数:16行","2BFG-16型旋耕施肥播种机为悬挂式播种机，由机架、刀轴、齿轮箱、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮等部分组成。配套动力范围：88.2～110.3kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：2190×2720×1450㎜，整机质量：911kg，作业速度范围m/s：0.42～1.39,作业小时生产率：0.38～0.96h㎡/h，工作幅宽：238cm，耕深：12～16㎝，旋耕部分：传动方式：中间齿轮传动；刀轴设计转速：310r/min，刀轴最大回旋半径：245㎜，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：64把；条播部分：行距：15㎝，工作行数：16行，排种肥器形式：外槽轮式，数量：16/8个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：230/360L，排量调节方式：种：手轮、齿轮换档，肥：手轮，开沟器型式：轴传动，开沟器数量：16个，深度调节范围：60～100㎜，地轮形式：滚筒式，地轮直径：350㎜，高度调节范围：50～150㎜，覆土器形式：地轮覆土，镇压器形式：滚筒式","T202113130667","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[975,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12","播种行数:12行","机械式；悬挂式；配套动力范围kW：51.5-66.2；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2095×2190×1170；作业速度范围m/s：0.56-1.1；作业小时生产率hm2/h：0.39-0.76；工作幅宽cm：193；耕深cm：12-16；行距cm：播种16.3；施肥32.6；工作行数：播种：12；施肥：6；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；旋耕刀型号：ⅠT245；总安装刀数：40；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：6；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：6；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：12；排种开沟器深度调节范围mm：20-50；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：6；排肥开沟器深度调节范围mm:60-100；种/肥箱容积L：88/130；种/肥排量调节方式：档位调节/档位调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：440；地轮高度调节范围mm:0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T201914140050","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[976,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14","播种行数:14行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kW：58.8-73.5；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2200×2440×1730；作业速度范围m/s：0.56-1.1；作业小时生产率hm2/h：0.44-0.86；工作幅宽cm：216；耕深cm：12-16；行距cm：播种15.6；施肥31.2；工作行数：播种：14；施肥：7；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；旋耕刀型号：ⅠT245；总安装刀数：48；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：7；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：7；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：14；排种开沟器深度调节范围mm：20-50；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：7；排肥开沟器深度调节范围mm:60-100；种/肥箱容积L：188/238；种/肥排量调节方式：档位调节/档位调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：440；地轮高度调节范围mm:0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T201914140050","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[977,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-18","播种行数:18行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kW：88.2-110.3；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2400×2840×1760；作业速度范围m/s：0.56-1.1；作业小时生产率hm2/h：0.52-1；工作幅宽cm：260；耕深cm：12-16；行距cm：播种14.5；施肥29；工作行数：播种：18；施肥：9；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；旋耕刀型号：ⅠT245；总安装刀数：52；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：9；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：9；排种开沟器型式：双圆盘；排种开沟器数量：18；排种开沟器深度调节范围mm：0-30；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：9；排肥开沟器深度调节范围mm:0-40；种/肥箱容积L：224/282；种/肥排量调节方式：挡位调节/挡位调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：380；地轮高度调节范围mm:0-100；镇压器型式：钢制滚筒。","T202114140057","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[978,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFSC-14","播种行数:14行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kW：≥95.6；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2300×2500×1610；作业速度范围m/s：0.56-1.1；作业小时生产率hm2/h：0.44-0.87；工作幅宽cm：220；耕深cm：12-16；行距cm：播种：宽行：21；窄行：12；施肥33；工作行数：播种：14；施肥：7；旋耕部分传动方式：Ⅰ轴：侧边传动；Ⅱ轴：侧边传动；刀辊设计转速r/min：Ⅰ轴：267；Ⅱ轴：267；刀辊最大回转半径mm:Ⅰ轴：245；Ⅱ轴：245；旋耕刀型号：Ⅰ轴：ⅠT245；Ⅱ轴：ⅠT245；总安装刀数：Ⅰ轴：58；Ⅱ轴：56；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：7；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：7；排种开沟器型式：靴式；排种开沟器数量：7；排种开沟器深度调节范围mm：0-30；排肥开沟器型式：箭铲式；排肥开沟器数量：7；排肥开沟器深度调节范围mm:0-40；种/肥箱容积L：188/238；种/肥排量调节方式：挡位调节/挡位调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制滚筒；地轮直径mm：380；地轮高度调节范围mm:0-50；镇压器型式：钢制滚筒。","T202114140067","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[979,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕施肥播种机","2BFSZ-18","播种行数:18行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围kW：≥110.3；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：2360×2490×1550；作业速度范围m/s：0.56-1.1；作业小时生产率hm2/h：0.44-0.87；工作幅宽cm：220；耕深cm：12-16；行距cm：播种：宽行：18；窄行：7；施肥25；工作行数：播种：18；施肥：9；旋耕部分传动方式：Ⅰ轴：中间传动；Ⅱ轴：中间传动；刀辊设计转速r/min：Ⅰ轴：300；Ⅱ轴：323；刀辊最大回转半径mm:Ⅰ轴：245；Ⅱ轴：245；旋耕刀型号：Ⅰ轴：ⅠT245；Ⅱ轴：ⅠT245；总安装刀数：Ⅰ轴：52；Ⅱ轴：48；排种器型式：双线外槽轮；非金属材料；排种器数量：9；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：9；排种开沟器型式：靴式；排种开沟器数量：9；排种开沟器深度调节范围mm：0-60；排肥开沟器型式：靴鞋式；排肥开沟器数量：9；排肥开沟器深度调节范围mm:0-60；种/肥箱容积L：188/238；种/肥排量调节方式：挡位调节/挡位调节；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：钢制空心轮；地轮直径mm：480；地轮高度调节范围mm:0-50；镇压器型式：钢制空心轮。","T202114140066","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[980,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-18（9）（230）","播种行数:18行","配套动力:73.5～95.5KW；结构形式:机械式/悬挂式；外形尺寸:2030*2650*1430MM；耕幅:230CM；播种行数:18行","T201962620177","2025-01-13","0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[981,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","盐城苏贤机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-18(10)(250）","播种行数:18行","配套动力范围:95.6～117.6kW    整机外形尺寸(长×宽×高):1650×2900×1610mm    作业速度范围:0.50～1.20m/s    作业小时生产率:0.45～1.08hm2/h     工作幅宽:250cm    耕深:≥8cm    行距:14(播种)/25(施肥)cm    工作行数:18(播种)/10(施肥)行    旋耕部分传动方式:中间传动     刀辊设计转速:258(n动=540)/296(n动=720)r/min","T202132320523","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[982,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","盐城苏贤机械有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-18(10)(250)B","播种行数:18行","配套动力范围:102.9～132.3kW    整机外形尺寸(长×宽×高):2160×2950×1680mm     作业速度范围:0.50～1.20m/s     作业小时生产率:0.45～1.08hm2/h    工作幅宽:250cm     耕深:≥8cm    行距:14(播种)/25(施肥)cm    工作行数:18(播种)/10(施肥)行       旋耕部分传动方式:侧边传动     刀辊设计转速:258(n动=540)/296(n动=720)r/min","T202132320524","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[983,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","蚌埠农丰农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(10)260","播种行数:19行","外形尺寸：2250×3010×1400mm；工作幅宽：260cm；工作行数：19行；配套动力：88.8-108.8kW；耕深：≥8cm","T202134340316","2026-10-31","102.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[984,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","蚌埠农丰农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(10)260B","播种行数:19行","外形尺寸：2180×3040×1410mm；工作幅宽：260cm；工作行数：19行；配套动力：88.2-102.9kW；耕深：≥8cm","T202134340291","2026-10-31","102.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[985,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","蚌埠农丰农业机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20(12)280","播种行数:20行","外形尺寸：2170×3200×1400mm；工作幅宽：280cm；工作行数：20行；配套动力：108.8-138.8kW；耕深：≥8cm","T202134340317","2026-10-31","132.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[986,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(12)290","播种行数:19行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（mm）：1830×3290×1400;工作幅宽（cm）:290;工作行数：播种19行/施把12行；行距（cm）:15;旋转部分传动方式：中间传动；镇压型式：圆柱式；旋耕刀型号：IT245.","T202232320012","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[987,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20(8)(280)","播种行数:20行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：88.2-95.5kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：3100*1700*1540mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.6-1.2hm²/h，工作幅宽：280cm，耕深：≥12cm，行距：14.5cm，工作行数：20，旋耕部分传动方式：中间传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：84把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：20，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：8，种/肥箱容积：249/356L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320234","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[988,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20(8)(280)A","播种行数:20行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：95.5-110.2kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：3140*2045*1540mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.6-1.2hm²/h，工作幅宽：280cm，耕深：≥12cm，行距：14.5cm，工作行数：20行，旋耕部分传动方式：中间传动+侧边传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT195/IT245，总安装刀数：178把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：20，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：8，种/肥箱容积：249/356L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320235","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[989,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-21(8)(300)","播种行数:21行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：95.5-102.9kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：3300*1700*1540mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.68-1.5hm²/h，工作幅宽：300cm，耕深：≥12cm，行距：14cm，工作行数：21行，旋耕部分传动方式：中间传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT245，总安装刀数：92把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：21，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：8，种/肥箱容积：267/381L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320234","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[990,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","南通山田农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-21(8)(300)A","播种行数:21行","结构形式：机械式/悬挂式，配套动力范围：110.2-125kW，整机外形尺寸(长*宽*高)：3340*2045*1540mm，作业速度范围：0.5-1.0m/s，作业小时生产率：0.68-1.5hm²/h，工作幅宽：300cm，耕深：≥12cm，行距：14cm，工作行数：21行，旋耕部分传动方式：中间传动+侧边传动，刀辊设计转速：265/295r/min，刀辊最大回转半径：245mm，旋耕刀型号：IT195/IT245，总安装刀数：192把，排种器型式：槽轮式/非金属材料，排种器数量：21，排肥器型式：槽轮式/非金属材料，排肥器数量：8，种/肥箱容积：267/381L，种/肥排量调节方式：侧边螺杆调节，播种部分传动方式：侧边链条传动，镇压器型式：圆柱式。","T202132320235","2026-09-05","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[991,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","任丘市超鹰农机有限公司","小麦旋耕播种机","2BFG-20(8)(250)","播种行数:20行","结构型式：机械式、悬挂式；\n配套动力范围 kW ：73.5～102.9；\n整机外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：1790×2940×1400；\n工作幅宽 cm ：250；\n耕深 cm ：8～15；\n行距 cm ：14；\n工作行数 ：20行；\n旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；","T202213130073","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[992,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","盐城苏贤机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20(10)(280)","播种行数:20行","配套动力范围:102.9～132.3kW     整机外形尺寸(长×宽×高):1630×3180×1625mm    作业速度范围:0.50～1.20m/s    作业小时生产率:0.50～1.20hm2/h    工作幅宽:280cm    耕深:≥8cm    行距:14(播种)/23(施肥)cm    工作行数:20(播种)/10(施肥)行    旋耕部分传动方式：中间传动    刀辊设计转速：258(n动=540)/296(n动=720)r/min","T202132320523","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[993,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","盐城苏贤机械有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-21(12)(280)B","播种行数:21行","配套动力范围:110.2～147.1kW    整机外形尺寸(长×宽×高):2130×3230×1680mm     作业速度范围:0.50～1.20m/s    作业小时生产率:0.50～1.20hm2/h     工作幅宽:280cm      耕深:≥8cm      行距:14(播种)/23(施肥)cm     工作行数:21(播种)/12(施肥)行     旋耕部分传动方式：侧边传动      刀辊设计转速：258(n动=540)/296(n动=720)r/min","T202132320524","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[994,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","盐城苏贤机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-21(12)(300)","播种行数:21行","配套动力范围：110.2～147.1kW     整机外形尺寸(长×宽×高)：1580×3410×1650mm      作业速度范围：0.50～1.20m/s     作业小时生产率：0.54～1.29hm2/h      工作幅宽：300cm    耕深：≥8cm    行距：14(播种)/25(施肥)cm    工作行数：21(播种)/12(施肥)行    旋耕部分传动方式：中间传动    刀辊设计转速：258(n动=540)/296(n动=720)r/min","T202132320523","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[995,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4D(ENP4)","行数:4行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；4行；外形尺寸：(长x宽x高）2180×1520×1010mm；行距：300mm；配套发动机生产企业：上海兴博实业有限公司；配套发动机型号规格：GT600LC；功率：2.9KW；转速：1600r/min；穴距调节机构型式：手柄调节齿轮变速；汽油发动机","T202142420362","2026-11-23","2.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[996,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰农机有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430","行数:4行;手扶步进式:是 ","工作行数：4行；外型尺寸：2140*1680*960MM ；结构质量：160kg ;行距:300mm； 穴距调节机构型式：弹簧式 ； 穴距调节档位：5个；行走轮型式:橡胶轮;前轮直径：660MM","T202142420400","2026-12-26","3.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[997,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏福马高新动力机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","型号名称：2ZS-4A型手扶式水稻插秧机\n额定功率及转速：2.6KW/3600r\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2067mm*1608mm*1070mm\n行距：300mm\n穴距调节机构型式：更换齿轮+拨叉调节\n穴距调节档位数：5\n变速方式：齿轮变速","T202132320431","2026-12-01","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[998,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏新一洋农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","整机结构型式:手扶式;工作行数:4;产品型号:2ZS-4A;结构质量:160KG；工作行数:4行；外形尺寸(长*宽*高)MM:2435*1962*915，功率:3.5KW;行距:300mm；穴距:120、140、160、180、210mm；插秧深度:7~37mm；\n作业速度:0.34~0.77m/s；作业小时生产率:0.10~0.16hm/h前轮:直径660mm,行走轮机构型式：前橡胶轮爪式,插植臂形式:曲柄摇杆式\"","T202100340535","2026-06-29","3.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[999,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构形式：手扶步进式；\n工作行数：4行；\n配套动力：2.6kw；\n行距：300mm","T202100431879","2026-12-30","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1000,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4K","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构形式：手扶步进式；\n工作行数：4行；\n配套动力：2.6kw；\n行距：250/300mm（中间行）","T202132320422","2026-12-01","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1001,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B（SPW-48C25）","行数:4行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：4；功率(kW):2.6","T202100031150","2026-12-30","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1002,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城市天久农业机械制造有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","4行手扶步进式水稻插秧机，配套3.3kw四冲程汽油发动机，行距300mm，穴距调节机构型式：更换齿轮+拔叉调节，5档穴距调节（120mm,140mm,160mm,180mm,210mm），变速方式：机械变速，平衡机构：机械式，曲柄遥杆式插值臂。","T202132320424","2026-12-01","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1003,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江禾洋农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：两轮驱动手扶式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2140*1590*920；作业速度（m/s）：0.34~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：0.10~0.16；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：2.0~5.6；工作行数：4行并列式；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮变速；穴距调节档位数量：3个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7~37（5级可调）；移距（mm）：10.8/26，14.0/20，15.6/18；取样深度（mm）：7~17（9级）；插秧/栽植频率（穴/分）：≤270；变速方式：齿轮变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪驱动轮；平衡机构型式：液压自动水平控制；插值/栽植臂型式：曲柄摇杆式。","T202142420437","2026-12-26","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1004,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江裕田农业科技有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:四行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶步进式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2100*1635*1020；作业速度（m/s）：0.34~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：≤0.15；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤7.0；工作行数：4行；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：6个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7、15、22、30、37；移距\n（mm）：10.6、13.8、15.3、17.3、19.7；取秧深度（mm）：7,8.5,10,11.5，13,14.5,16,17.5,19；插秧/栽植频率（株/分）：388~1540；变速方式：齿轮变速；行走轮结构型式(前、后）：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）(mm):660;平衡机构型式：液压自动水平控制（TBS）；插值/栽植臂型式：曲柄摇杆式","T202133330119","2026-12-22","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1005,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6B（ENP6）","行数:6行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；6行；外形尺寸：2180*2100*1030；结构质量：180kg；功率：2.9KW；标定转速：1600r/min；发动机生产厂家：常州川崎光阳发动机有限公司/上海兴博实业有限公司；功率：2.9KW；型号：FJ180G/GT600LC","T202142420402","2026-12-26","2.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1006,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏福马高新动力机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称：2ZS-6型手扶式水稻插秧机 额定功率及转速：3.3KW/3600r 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2390mm*2275mm*1110mm 行距：300mm 穴距调节机构型式：更换齿轮+拨叉调节 穴距调节档位数：5 变速方式：齿轮变速","T202132320432","2026-12-01","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1007,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江禾洋农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6A","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：两轮驱动手扶式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2370*2100*920；作业速度（m/s）：0.34~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：0.10~0.32；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤6.0；工作行数：6行并列式；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮变速；穴距调节档位数量：3个；穴距（mm）:120,140;140,160;180,210；插秧/栽植深度（mm）7~37（5级可调）；移距（mm）：10.8/26，14.0/20，15.6/18；取样深度（mm）：7~17（9级）；插秧/栽植频率（穴/分）：≤410；变速方式：齿轮变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪驱动轮；平衡机构型式：液压自动水平控制；插值/栽植臂型式：曲柄摇杆式。","T202142420438","2026-12-26","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1008,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构形式：手扶步进式；\n工作行数：6行；\n配套动力：3.3kw；\n行距：300mm","T202100431878","2026-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1009,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6K","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构形式：手扶步进式；\n工作行数：6行；\n配套动力：3.3kw；\n行距：250/300mm（中间行）","T202132320423","2026-12-01","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1010,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6C（SPW-68C25）","行数:6行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：6；功率(kW):3.5","T202100031149","2026-12-30","3.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1011,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城市天久农业机械制造有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","6行手扶步进式水稻插秧机，配套3.3kw四冲程汽油发动机，行距300mm，穴距调节机构型式：更换齿轮+拔叉调节，5档穴距调节（120mm,140mm,160mm,180mm,210mm），变速方式：机械变速，平衡机构：机械式，曲柄遥杆式插值臂。","T202132320425","2026-12-01","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1012,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城永弘机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","行数:6行;手扶步进式:是 ","插秧机结构形式：手扶式；工作行数（行）：6；汽油发动机；配套发动机功率：3.3kW；转速：3600r/min；整机外形尺寸mm：2405*2285*1146；行距：300mm；穴距调节机构型：机械式；穴距调节档位数量：5个；变速方式：机械变速；平衡机构型式：机械式；行走轮结构型式：橡胶轮爪驱动轮；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202132320421","2026-12-01","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1013,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","手扶式插秧机","2ZQS-6(AP6)","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称\t：\t2ZQS-6（AP6）型手扶式插秧机\n结构型式\t：\t手扶式\n配套发动机生产企业\t：\t雅马哈动力机械（江苏）有限公司\n配套发动机型号规格\t：\tMZ175-Y1\n配套发动机额定功率（或标定功率）\tkW\t2.6\n配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3000\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2180×2150×1035\n作业速度\tm/s\t0.38～0.76\n作业小时生产率\thm2/h\t0.23～0.32\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t2.0～5.6\n工作行数\t行\t6\n行距\tmm\t300\n穴距调节机构型式\t：\t齿轮切换式\n穴距调节档位数量\t个\t4\n穴距\tmm\t120/150/170/220\n插秧深度\tmm\t15/20/25/30/35/40 （6段）\n移距\tmm\t11/26、14/20、16/18（20/14选配）\n取秧深度\tmm\t8～17\n插秧频率（单行）\t穴/分\t336\n变速方式\t：\t油门+变速档位\n行走轮结构型式（前、后）\t：\t实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径（前、后）\tmm\t∅660\n平衡机构型式\t：\t机械式\n插植臂型式\t：\t曲柄摇杆式\n施肥装置动力传输方式\t：\t/\n排肥器型式\t：\t/\n施肥位距\tmm\t/\n肥箱容量\tL\t/","T202100030860","2026-11-02","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1014,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式水稻插秧机","2ZX-625","行数:6行;手扶步进式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1790*950；手扶步进式；行数:6行；行距:250mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","T202100331651","2026-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1015,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式制种水稻插秧机","2ZX-818","行数:8行;手扶步进式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1740*950；手扶步进式；行数:8行；行距:180mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","T202100331654","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1016,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江裕田农业科技有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6A","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶步进式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2375*2170*935；作业速度（m/s）：0.28~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：≤0.2；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤6.0；工作行数：6行；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：齿轮调节速；穴距调节档位数量：6个；穴距（mm）:120,140；140,160；180,210；插秧/栽植深度（mm）7、15、22、30、37；移距（mm）：10.6、13.8、15.3、17.3、19.7；取秧深度（mm）：7,8.5,10,11.5，13,14.5,16,17.5,19；插秧/栽植频率（株/分）：480~2310；变速方式：齿轮变速；行走轮（前轮）结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径(mm):660；平衡机构型式：液压自动水平控制（TBS）；插值/栽植臂型式：曲柄摇杆式。","T202133330207","2026-12-22","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1017,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江裕田农业科技有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6B","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶步进式；配套动力额定功率/转速（kw/r/min）：3.3/3600；工作状态外形尺寸（mm）：2450*1920*960；作业速度（m/s）：0.28~0.77；作业小时生产率（h㎡/h）：≤0.18；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤6.5；工作行数：6行;行距（mm）：250(中央300）；穴距调节机构型式：齿轮调节速；穴距调节档位数量：6个；穴距（mm）:120,140；140,160；180,210；插秧/栽植深度（mm）：7、15、22、30、37；移距（mm）：10.6、13.8、15.3、17.3、19.7；取秧深度（mm）：7,8.5,10,11.5，13,14.5,16,17.5,19；插秧/栽植频率（株/分）：480~2310；变速方式：齿轮变速；行走轮（前轮）结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径(mm):660;","T202133330208","2026-12-22","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1018,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B5(PZ60-AHDRT）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；工作行数：6行；工作状态外形尺寸：3174*2235*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；行距：300mm；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：8个；发动机型号：E3112-UP08/E3112-UP10；功率：15.3KW；生产企业：株式会社井关松山制造所；排放阶段：国家第三阶段；","T202100321505","2026-12-30","15.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1019,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B6(PZ60-AHDR）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；工作行数：6行；工作状态外形尺寸：3174*2235*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；行距：300mm；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：8个；发动机型号：E3112-UP08；功率：15.3KW；生产企业：株式会社井关松山制造所；排放阶段：国家第三阶段；","T202100321506","2026-12-30","15.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1020,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D1（SPV-6CMD）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6；功率(kW):14.4","T202100031153","2026-12-30","14.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1021,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-60D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称\t：\t2ZGQ-60D型乘坐式高速插秧机\n结构型式\t：\t高速乘坐式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马动力科技有限公司\n配套发动机型号规格\t：\t3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率（或标定功率）\tkW\t15.4(型式核准证书中额定净功率为17.3）\n配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3200\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3320×2095×2330\n作业速度\tm/s\t0～1.65\n作业小时生产率\thm2/h\t0～0.6\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t≤5.2\n工作行数\t行\t6\n行距\tmm\t300\n穴距调节机构型式\t：\t齿轮切换式\n穴距调节档位数量\t个\t6\n穴距\tmm\t220/180/160/140/120/100\n插秧深度\tmm\t5～60（6挡+自动）\n移距\tmm\t11/14/16\n取秧深度\tmm\t8～18(11档)\n插秧频率（单行）\t穴/分\t836\n变速方式\t：\tHMT高效液压无级变速\n行走轮结构型式（前、后）\t：\t前：实心橡胶轮、后：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径（前、后）\tmm\t前：φ650、后：φ950\n平衡机构型式\t：\t电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式\t：\t旋转式\n施肥装置动力传输方式\t：\t/\n排肥器型式\t：\t/\n施肥位距\tmm\t/\n肥箱容量\tL\t/","T202100030861","2026-11-02","15.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1022,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-70D","行数:7行;四轮乘坐式:是 ","型号名称\t：\t2ZGQ-70D型乘坐式高速插秧机\n结构型式\t：\t高速乘坐式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马动力科技有限公司\n配套发动机型号规格\t：\t3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率（或标定功率）\tkW\t15.4(型式核准证书中额定净功率为17.3）\n配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3200\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3320×2000×2330\n作业速度\tm/s\t0～1.65\n作业小时生产率\thm2/h\t0～0.55\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t≤5.2\n工作行数\t行\t7\n行距\tmm\t250\n穴距调节机构型式\t：\t齿轮切换式\n穴距调节档位数量\t个\t6\n穴距\tmm\t220/180/160/140/120/100\n插秧深度\tmm\t12～57（6挡+自动）\n移距\tmm\t11/14/15\n取秧深度\tmm\t8～18(11档)\n插秧频率（单行）\t穴/分\t836\n变速方式\t：\tHMT高效液压无级变速\n行走轮结构型式（前、后）\t：\t前：实心橡胶轮、后：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径（前、后）\tmm\t前：φ650、后：φ950\n平衡机构型式\t：\t电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式\t：\t旋转式\n施肥装置动力传输方式\t：\t/\n排肥器型式\t：\t/\n施肥位距\tmm\t/\n肥箱容量\tL\t/","T202100030862","2026-11-02","15.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1023,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-6S","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式，配套发动机额定功率：14.5KW，额定转速：3600（R/MIN），整机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2080×2300（MM），工作行数：6行，行距：300MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式","T202133330023","2026-07-26","14.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1024,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8A3(PZ80-AHDRT25）","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；工作行数：8行；工作状态外形尺寸：3174*2370*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；行距：250mm；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：8个；发动机型号：E3112-UP08；功率：15.3KW；生产企业：株式会社井关松山制造所；排放阶段：国家第三阶段；","T202100321503","2026-12-30","15.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1025,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8B(PZ80-A)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；工作行数：8行；工作状态外形尺寸：3265*2825*2490（mm）；额定功率：16.3KW；额定转速：2600r/min；行距：300mm；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：8个；发动机型号：E3112-UP09；功率：16.3KW；生产企业：株式会社井关松山制造所；排放阶段：国家第三阶段；","T202100321504","2026-12-30","16.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1026,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机株式会社","乘坐式高速插秧机","2ZFH-8A(NP80-DZLFV8)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；整机外形尺寸（长×宽×高）：3260×2250×2700mm；工作行数：8行；行距：300mm；配套发动机生产企业：株式会社井关松山制造所；配套发动机型号规格：E3112-UP08/E3112-UP09；配套发动机额定功率：15.3kW/16.3kW；配套发动机额定转速：2500r/min / 2600r/min；国家第三排放阶段","T20200606068","2025-09-14","16.3","购机补贴(通用类)","日本","评阅通过","","","","",""]
[1027,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D1（SPV-8C）","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：8；功率(kW):16.1","T202100031151","2026-12-30","16.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1028,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D5（SPV-8C25）","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：8；功率(kW):16.1","T202100031152","2026-12-30","16.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1029,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-80K","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","型号名称\t：\t2ZGQ-80K型乘坐式高速插秧机\n结构型式\t：\t高速乘坐式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马动力科技有限公司\n配套发动机型号规格\t：\t3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率（或标定功率）\tkW\t15.4\n配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3200\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3470×2190×2330\n作业速度\tm/s\t0～1.65\n作业小时生产率\thm2/h\t0～0.6\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t≤5.2\n工作行数\t行\t8\n行距\tmm\t窄140+宽360\n穴距调节机构型式\t：\t齿轮切换式\n穴距调节档位数量\t个\t6\n穴距\tmm\t220/180/160/140/120/100\n插秧深度\tmm\t15～60（6档+自动）\n移距\tmm\t16/9，20/7，11/13（选配）\n取秧深度\tmm\t8～18（11档）\n插秧频率（单行）\t穴/分\t836\n变速方式\t：\tHMT高效液压无级变速\n行走轮结构型式（前、后）\t：\t前轮：实心橡胶轮/后轮：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径（前、后）\tmm\t前轮φ650/后轮φ950\n平衡机构型式\t：\t电子液压平衡（手动微调+自动）\n插植臂型式\t：\t回转式\n施肥装置动力传输方式\t：\t/\n排肥器型式\t：\t/\n施肥位距\tmm\t/\n肥箱容量\tL\t/","T202132320213","2026-08-05","15.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1030,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-830","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：3420*2660*2145；四轮乘坐式；行数：8行；行距：300mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm；排放标准：国三","T202100331653","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1031,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8S","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式，配套发动机额定功率：14.5KW，额定转速：3600（R/MIN），整机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2690×2300（MM），工作行数：8行，行距：300MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式","T202133330024","2026-07-26","14.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1032,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8S2","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式，配套发动机额定功率：14.5KW，额定转速：3600（R/MIN），整机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2240×2300（MM），工作行数：8行，行距：250MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式","T202133330025","2026-07-26","14.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1033,"种植施肥机械","栽植机械","抛秧机","13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","水稻有序抛秧机","2ZPY-13A","工作行数:13行;四轮乘坐自走式:是 ;有序抛秧:是 ","结构型式：四轮乘坐式；有序；工作行数：13行；","T202168680031","2025-12-31","15.3","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1034,"种植施肥机械","栽植机械","抛秧机","13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","水稻有序抛秧机","2ZPY-13D","工作行数:13行;四轮乘坐自走式:是 ;有序抛秧:是 ","结构型式：四轮乘坐式；有序；工作行数：13行；","T202168680032","2025-12-31","18.5","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1035,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","宝鸡市鼎铎机械有限公司","移植机","2ZB-2","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","适用苗：钵苗、裸苗、带土苗、其他，适用标准：JBT 10291-2013，种植效率3000-8000株/h，株距调节方式：无级可调","T202061610030","2025-08-26","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1036,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","宝鸡市鼎铎机械有限公司","移植机","2ZB-2B","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","适用苗：钵苗、裸苗、带土苗、其他，适用标准：JBT 10291-2013，种植效率3000-8000株/h，株距调节方式：无级可调","T202061610029","2025-08-26","","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1037,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","夏津县润辉农机制造有限公司","移栽机","2ZBX-2A","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","产品规格表\n序号\t项     目\t单  位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t2ZBX-2A型移栽机\n2\t配套动力型号规格\t/\t/\n3\t配套动力生产企业\t/\t/\n4\t配套动力\t额定功率(或标定功率)\tkW\t/\n\t\t额定转速(或标定转速)\tr/min\t/\n5\t配套拖拉机动力范围\tkW\t22.1～58.8\n6\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2420×1500×1580\n7\t作业行数\t行\t2\n8\t结构型式\t/\t悬挂式\n9\t栽植器型式\t/\t吊杯式\n10\t单行栽植器数量\t/\t1\n11\t行距调节范围\tmm\t300～800\n12\t株距调节范围\tmm\t180～500\n13\t栽植深度调节范围\tmm\t50～150\n14\t开沟器型式\t/\t/\n15\t镇压器型式\t/\tV型对置橡胶轮\n16\t育苗方式\t/\t穴盘育苗\n17\t作业工位数（含机手）\t人\t3","T202137370318","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1038,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","洋马农机（中国）有限公司","全自动蔬菜移栽机","2ZQ-2（PF2R）","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","型号名称\t：\t2ZQ-2（PF2R）型全自动蔬菜移栽机\n配套动力型号规格\t：\tMZ360\n配套动力生产企业\t：\t雅马哈动力机械（江苏）有限公司\n额定功率（或标定功率）\tkW\t5.8\n额定转速（或标定转速）\tr/min\t2800\n配套拖拉机动力范围\tkW\t/\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3160×1795×2287\n作业行数\t行\t2\n结构型式\t：\t自走式\n栽植器型式\t：\t钳夹式\n单行载植器数量\t：\t1\n行距调节范围\tmm\t450/500/550/600/650（5段）\n株距调节范围\tmm\t260～800（可调）\n栽植深度调节范围\tmm\t10挡×2挡（13mm～92mm开口器顶端）\n开沟器型式\t：\t鸭嘴式\n镇压器型式\t：\t滚轮镇压式\n育苗方式\t：\t钵体苗\n作业工位数（含机手）\t人\t1","T202132320607","2026-12-29","5.8","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1039,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号：2FH-6；行数：6行；防堵塞、漏施或报警装置：电子传感器监控堵塞、漏施，并报警；配套动力形式：电动机；动力传输方式：电机直联；主机体尺寸：长910宽1900高1680mm；肥料排出方式：电控螺旋同步式；施肥量调节方式：电控自调式；施肥量范围：120-675kg/hm2；施肥深度：40-60mm（可调）；施肥位置：秧苗侧40-60mm（可调）；肥箱容积：3X15.8L；离合器形式：电控开关式；输送装置形式：软管；配置有强制施肥装置：有","T202143430182","2026-12-09","0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1040,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","湖南龙舟农机股份有限公司","水稻插秧同步精量施肥机","2FH-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号：2FH-8；行数：8行；防堵塞、漏施或报警装置：电子传感器监控堵塞、漏施，并报警；配套动力形式：电动机；动力传输方式：电机直联；主机体尺寸：长910宽2320高1840mm；肥料排出方式：电控螺旋同步式；施肥量调节方式：电控自调式；施肥量范围：120-675kg/hm2；施肥深度：40-60mm（可调）；施肥位置：秧苗侧40-60mm（可调）；肥箱容积：4X15.8L；离合器形式：电控开关式；输送装置形式：软管；配置有强制施肥装置：有","T202143430183","2026-12-09","0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1041,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","山东拓疆机械制造有限公司","水稻侧深施肥装置","2FH-8","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：8；配套动力形式：6行及以上水稻插秧机或水稻直播机；动力传输方式：电动机+机械式；主机体尺寸（长×宽×高）mm：2010× 484×874；肥料排出方式：电动螺旋同步式；施肥量调节方式：按钮数字设置；施肥量范围kg/hm：225～675；施肥深度mm： 45±10；施肥位置mm：60±10（秧苗两侧）；肥箱容积L：4×15；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：开关电控式；输送装置形式：波纹塑料管；配置有强制施肥装置：有","T202145450159","2026-11-18","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1042,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","洋马农机（中国）有限公司","侧深施肥机","2FC-6","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号\t：\t2FC-6\n行数\t行\t6\n配套动力形式\t：\t6行乘坐式高速插秧机\n动力传输方式\t：\t机械式\n主机体尺寸（长×宽×高）\tmm\t1865×435×550\n肥料排出方式\t：\t纵型筛盘滚筒+气吹\n施肥量调节方式\t：\t通过调量刻度盘各行同时进行调量\n施肥量范围\tkg/hm2\t60～915\n施肥深度\tmm\t40±10\n施肥位置\tmm\t50±10（秧侧部）\n肥箱容积\tL\t78（13L/个×6个）\n防堵塞、漏施或报警装置\t：\t有\n离合器形式\t：\t棘爪离合器\n输送装置形式\t：\t鼓风机气吹\n配置有强制施肥装置\t：\t有","T202132320360","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1043,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","洛阳地格乐机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2DMI","配套发动机功率:2.2kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1320×590×970；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定功率：2.2kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：360；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：360。","T202141410170","2026-12-27","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1044,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2.5BY","配套发动机功率:2.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×400×900；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常开；标定功率：2.5kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：300；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：250。","T202241410048","2027-03-30","2.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1045,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-2ZMI2","配套发动机功率:2.2kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1260×590×970；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常开；标定功率：2.2kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：360；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：210。","T202241410046","2027-03-30","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1046,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","长沙恒牛农业科技有限公司","田园管理机","3WG-4Q","配套发动机功率:4.2kW","配套动力型号:170F，型号名称：3WG-4Q型田园管理机，结构型式：单轴、轮式 ，外形尺寸(长×宽×高)：1520×700×930mm 扶把水平调整：不可调 扶把上下调整：可调 发动机输出传动方式：传动轴 主离合器型式：湿式摩擦 主机主离合器状态：常开 标定（额定）功率：4.2kW 标定（额定）转速：3600r/min 配套开沟装置型式：螺旋开沟刀 配套开沟装置最大工作宽度：260mm 配套起垄装置型式：起垄刀片+起垄成型器 配套起垄装置起垄数量：1垄 配套起垄装置最大工作起垄高度：280mm","T202043430251","2025-12-30","4.2","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1047,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","发动机燃油类型：汽油    双轴、轮式结构形式；外形尺寸（长X宽X高）1780X700X960mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；离合器状态：常开；发动机功率4.0kw；发动机转速3600r/min；配套除草轮式除草装置，工作宽度：500mm；配套旋刀式开沟装置，工作宽度200mm。","T202037370270","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1048,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","多功能田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","发动机燃油类型：汽油    双轴、轮式结构型式；外形尺寸（长X宽X高）1480X790X960mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；离合器状态：常开；发动机功率4.0kw；发动机转速3600r/min；配套除草轮式除草装置，工作宽度：600mm；配套旋刀式开沟装置，工作宽度220mm。","T202037370271","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1049,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市三盾机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","型号：JM170F/P、标定功率4.0kW、制造商：重庆蛟马动力科技有限公司、排放阶段：第二阶段、燃油种类：汽油\n配套动力型号：JM170F/P；制造商：重庆蛟马动力科技有限公司；标定功率(kW)：4.0；标定转速（r/min）：3600；排放标准：第二阶段。","部20190336","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1050,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市三盾机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×650×870；结构质量（kg）：97；传动方式（发动机输出）：三角皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；主离合器型式：离心离合式；锄草装置型式：轮式；锄草装置数量：2个；锄草装置传动方式：链条传动；锄草装置连接方式：直联；锄草工作幅宽（mm）：60；开沟器型式：刀片式；开沟器传动方式：链条传动；开沟器连接方式：直联；开沟工作幅宽（cm）：23。","部20190330","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1051,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州市三盾机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","型号：JM177F/P、标定功率4.5kW、制造商：重庆蛟马动力科技有限公司、排放阶段：第二阶段、燃油种类：汽油\n配套动力型号：JM177F/P；制造商：重庆蛟马动力科技有限公司；标定功率(kW)：4.5；标定转速（r/min）：3600；排放标准：第二阶段。","部20190335","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1052,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂华茂机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5SA","配套发动机功率:4.5kW","定功率：4.5KW；型号名称：3TGQ-4.5SA型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1560×800×960；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：180mm；","T202037370129","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1053,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂华茂机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4S","配套发动机功率:4.0kW","标定（额定）功率：4.0KW；型号名称：3TGQ-4S；结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1380×800×950mm；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：轴传动；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作幅宽：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm；","T201937370064","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1054,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳地格乐机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5DZT","配套发动机功率:4.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×720×960；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：655；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：260。","T202141410165","2026-12-27","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1055,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳地格乐机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4DA","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×730×940；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：离心式离合器；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：680；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：470。","T202141410172","2026-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1056,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳地格乐机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4DB","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×730×940；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：离心式离合器；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3800r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：680；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：460。","T202141410171","2026-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1057,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳地格乐机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4DN","配套发动机功率:4.4kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×700×950；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定功率：4.4kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：670；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：480。","T202141410173","2026-12-27","4.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1058,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5FJ","配套发动机功率:4.5kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×630×960；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：750；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：480。","T202241410009","2027-03-30","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1059,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4FJ","配套发动机功率:4.0kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×630×960；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：750；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：480。","T202241410005","2027-03-30","4.0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1060,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5BT","配套发动机功率:5.8kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×705×980；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常开；标定功率：5.8kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：940；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：310。","T202141410187","2026-12-27","5.8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1061,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5ZT","配套发动机功率:5.8kW","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×715×985；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调） ：可调；发动机输出传动方式：直联式；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常开；标定功率：5.8kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度 mm：670；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：220。","T202141410174","2026-12-27","5.8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1062,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴；轮式。外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×520×910；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：铲式；配套锄草装置最大工作宽度：400mm；配套开沟装置型式：铲式；配套开沟装置最大工作宽度：400mm；配套施肥装置排肥器型式：轮式；配套施肥装置施肥行数：2行；配套施肥装置施肥开沟器型式：铲式。","T202112120033","2026-10-14","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1063,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴；履带。外形尺寸（长×宽×高）mm：1420×580×920；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：铲式；配套锄草装置最大工作宽度：400mm；配套开沟装置型式：铲式；配套开沟装置最大工作宽度：400mm；配套施肥装置排肥器型式：轮式；配套施肥装置施肥行数：2行；配套施肥装置施肥开沟器型式：铲式。","T202112120031","2026-10-14","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1064,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.2kW","结构型式：单轴；轮式。外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×580×950；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.2kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：铲式；配套锄草装置最大工作宽度：400mm；配套开沟装置型式：铲式；配套开沟装置最大工作宽度：400mm；配套施肥装置排肥器型式：轮式；配套施肥装置施肥行数：2行；配套施肥装置施肥开沟器型式：铲式。","T202112120030","2026-10-14","4.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1065,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×540×940；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：铲式；配套锄草装置最大工作宽度：400mm；配套开沟装置型式：铲式；配套开沟装置最大工作宽度：400mm；配套施肥装置排肥器型式：轮式；配套施肥装置施肥行数：2行；配套施肥装置施肥开沟器型式：铲式。","T202112120032","2026-10-14","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1066,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","邱县骏马机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4P","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1420×580×920；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角带；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：铲式；配套开沟装置最大工作宽度：400mm；配套施肥装置排肥器型式：轮式；配套施肥装置施肥行数：2行；配套施肥装置施肥开沟器型式：铲式。","T202112120029","2026-10-14","4.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1067,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4QSA","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TG-4QSA型田园管理机；结构型式：双轴，轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1560×800×860；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：750mm；配套起垄装置型式：起垄刀＋整形器；配套起垄装置起垄数量：1垄；配套起垄装置最大工作起垄高度：260mm。","T202137370504","2026-12-28","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1068,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-5QKP","配套发动机功率:5.3kW","型号名称：3TG-5QKP型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1700×630×930；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：5.3kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：180mm；配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：250mm。","T202137370503","2026-12-28","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1069,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1440×750×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T201937370044","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1070,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1420×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370350","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1071,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5Z","配套发动机功率:4.5kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370349","2025-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1072,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1420×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370346","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1073,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1420×830×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：700；配套起垄装置型式：绞龙+仿形器；配套起垄装置最大工作起垄高度mm：200；配套起垄装置起垄数量：1","T202037370345","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1074,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1450×830×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：700；配套起垄装置型式：绞龙+仿形器；配套起垄装置最大工作起垄高度mm：200；配套起垄装置起垄数量：1","T202037370347","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1075,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1410×760×980；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：600；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：150","T202037370348","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1076,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4ZA","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×830×970；扶把水平调整：可调；扶把上下调整；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：700；配套起垄装置型式：绞龙+仿形器；配套起垄装置最大工作起垄高度mm：200；配套起垄装置起垄数量：1","T202037370351","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1077,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东德农农业机械制造有限责任公司","田园管理机","3TG-4AQ","配套发动机功率:4kW","结构形式：单轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高):1320×530×950MM；功率：4kw；结构质量:73.5KG；配套动力:4KW；发动机输出传动方式：三角皮带；配套锄草作业宽度:50CM；锄草装置型式:燕尾铲；配套施肥装置施肥开沟器型式：锄铲式；施肥行数:2行。","T202037370011","2025-07-06","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1078,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：单轴.履带 外形尺寸：1370mmx540mmx990 mm 扶把水平调整 ：不可调 扶把上下调整：可调 发动机输出传动方式：三角带传动 主离合器形式 ：涨紧轮式 主离合器状态：常开 标定（额定）功率：4.0kw 标定（额定)转速：3600r/min 配套锄草装置型式：燕尾铲式 配套锄草装置最大工作宽度：400mm 配套施肥装置排肥器型式：外槽轮式 配套施肥装置施肥行数：2 配套施肥装置施肥开沟器型式：尖铲式","T202037370209","2025-09-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1079,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：单轴.履带 外形尺寸：（长*宽*高): 1470mmx540mmx970mm 扶把水平调整：不可调 扶把上下调整：可调 发动机输出传动方式：三角皮带传动 主离合器形式：涨紧轮式 主离合器状态：常开 标定（额定）功率：4.0kw 标定（额定）转速： 3600r/min 配套锄草装置型式：燕尾铲式 配套锄草装置最大工作宽度： 400mm 配套开沟装置型式：双面犁铲 配套开沟装置最大工作宽度： 290mm","T202037370212","2025-09-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1080,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:单轴；轮式 外形尺寸（长X宽X高)1380mmX660mmX980mm 扶把水平调整:可调 扶把上下调整:可调 发动机输出传动方式:三角皮带传动 主离合器型式:涨紧轮式 主离合器状态:常开 标定(额定)功率4.0kw 标定(额定)转速:3600r/min 配套锄草装置型式:锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度:730mm 配套开沟装置型式:双面犁铲 配套开沟装置最大工作宽度:290mm","T202037370211","2025-09-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1081,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式 外形尺寸（长*宽*高）：1500 mm×760 mmx970 mm 扶把水平调整：可调 扶把上下调整：可调 发动机输出传动方式：皮带传动 主离合器型式：涨紧轮式 主离合器状态：常开 标定（额定）功率4.0 kw 标定额定转速:3600r/min 配套锄草装置型式：锄草轮 配套除草装置最大工作宽度：720 mm 配套开沟装置型式：旋刀式 配套开沟装置最大工作宽度：250 mm.","T202037370019","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1082,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:单轴；轮式 外形尺寸(长*宽*高):1470mmx770mmx980mm 扶把水平调整:可调 扶把上下调整:可调 发动机输出传动方式:齿轮传动 主离合器型式:涨紧轮式 主离合器状态:常开 标定(额定)功率:4.0kw 标定(额定)转速:3600r /min 配套锄草装置型式:锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度: 750mm 配套开沟装置型式:双面犁铲 配套开沟装置最大工作宽度: 290mm","T202037370210","2025-09-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1083,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","陕西润牧农业科技有限公司","田园管理机","3TG-6A","配套发动机功率:6.3kW","主机外形尺寸(长×宽× 高)mm ：1680×755×1040 mm；工作幅宽（cm）：68cm;结构质量：154kg，传动方式（发动机输出）：轴传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：R150；总安装刀数量（把）：18把；主离合器型式：摩擦片式;\n锄草连接方式:直连；传动型式：轴传动；数量（个）：2;\n开沟连接方式:直连；传动方式：轴传动；数量（个)：2","T202261610014","2027-03-13","6.3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1084,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","陕西润牧农业科技有限公司","田园管理机","3TG-6B","配套发动机功率:6.3kW","主机外形尺寸(长×宽× 高)mm ：1790×760×1040 mm；工作幅宽（cm）：68cm;结构质量：179kg，传动方式（发动机输出）：轴传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：R150；总安装刀数量（把）：18把；主离合器型式：摩擦片式;\n锄草连接方式:直连；传动型式：轴传动；数量（个）：2;\n开沟连接方式:直连；传动方式：轴传动；数量（个)：2","T202261610013","2027-03-13","6.3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1085,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","台州易杰工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.2kW","3TGQ-4A型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1470×620×960；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.2kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：甩刀式；配套锄草装置最大工作宽度：480mm；配套开沟装置型式：正八字刀片；配套开沟装置最大工作宽度：170mm。","T202169690199","2026-12-30","4.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1086,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","台州易杰工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.2kW","3TGQ-4B型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1450×420×810；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：离心式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.2kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：滚筒式；配套锄草装置最大工作宽度：280mm；配套开沟装置型式：正八字刀片；配套开沟装置最大工作宽度：170mm。","T202169690198","2026-12-30","4.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1087,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.1kW","配套发动机标定功率：5.1kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轴、轮式、整机外形尺寸：1645X645X960mm、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：290mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：290mm。","T202150500462","2026-12-29","5.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1088,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊昊杰机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.2kW","标定功率：5.2KW；  标定转速：1800r/min;   动力类型：汽油机","T202137370327","2026-08-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1089,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊昊杰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","标定功率：4.0KW ；额定转速：3600r/min；动力类型：汽油机","T201937370051","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1090,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊昊信农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.5kW","型号名称：3TGQ-5.5型田园管理机，外形尺寸mm：1500\n*910*1000.主变速箱结构形式\n：齿轮传动，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器型式：涨离式，主离合器状态：常开，配套开沟器：开沟器形式\n：开沟刀（盘式），传动方式\n：链传动，连接方式\n：直连，开沟工作幅宽（cm）:15,开沟深度（cm）:10-20,配套培土器：盘式培土刀，链传动，直连连接，培土工作幅宽16cm，培土高度15-25cm\n.","部20181161","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1091,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁华农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）mm：1500*750*930，主离合器形式：涨紧式，主离合器状态：常开，发动机输出方式：皮带传动，配套除草装置：除草轮2个，传动方式：链传动，连接方式：直联，除草工作幅宽cm：75，配套开沟器：旋刀式，链传动，直联方式，工作幅宽10-30cm,开沟深度10-18cm.","鲁T2018057","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1092,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁科机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.2kW","主机 型号名称 : 3TG-5Q型田园管理机 \n结构型式 :双轮驱动式 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) :1765×550×995 mm \n主变速箱结构型式 : 齿轮 \n主变速箱箱体材质 : 钢板 \n扶把水平调整范围 :360° \n扶把上下调整范围 : 26° \n发动机输出传动方式 : 三角皮带 \n主离合器型式 : 涨紧轮式 \n主离合器状态 : 常开 \n行走轮型式 :胶轮 \t\n作业时驱动轮型式 :防滑齿形铁轮 \n行驶速度:≥0.72 Km/h\n配套开沟器型式 ： ND-WGB220刀片式 \n传动方式： 链传动 \n连接方式 ：直联式 \n开沟工作幅宽：12.5 ㎝\n开沟工作速度：≥0.72 km/h\n开沟深度：≥10 ㎝\n配套培土器型式 ：ND-WGB8180刀片式 \n传动方式 ： 链传动 \n连接方式 ：直联式 \n培土工作幅宽：20 ㎝\n培土工作速度：≥0.72 km/h\n培土高度：≥10㎝","2018TJ437","2022-12-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1093,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁科机械有限公司","田园管理机","3TG-6YP","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：3TG-6YP型田园管理机\n结构型式：双轴；轮式\n外形尺寸(长×宽×高)：1765×950×995mm\n扶把水平调整: 可调\n扶把上下调整: 可调\n发动机输出传动方式: 三角皮带\n主离合器型式：涨紧轮式\n主离合器状态：常开\n标定（额定）功率: 6.3 kW\n标定（额定）转速: 1800 r/min\n配套开沟装置型式: ND-WGB220开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度: 125mm\n配套培土装置型式：ND-WGB180培土刀\n配套培土装置最大工作宽度：200mm","T202137370338","2026-08-31","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1094,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊三山机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套发动机功率:4.05kW","型号名称：3TG-4Q型田园管理机，结构型式：双轴；轮式，外形尺寸(长×宽×高)：1880mm×510mm×950mm，扶把水平调整：可调，扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角皮带，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开，标定（额定）功率：4.05kw，标定（额定）转速（r/min）：1800，配套开沟装置型式：HWK215开沟刀，配套开沟装置最大工作宽度：180mm，配套培土装置型式：HWP180培土刀，配套培土装置最大工作宽度：200mm。","T202137370321","2026-08-31","4.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1095,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊三山机械有限公司","田园管理机","3TG-4QA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TG-4Q型田园管理机，外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×650mm×850mm,结构型式：双轴；轮式，扶把水平调整：可调，扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角皮带，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开，标定（额定）功率：4.0kw，标定（额定）转速（r/min）：3600，配套锄草装置型式：驱动刀轮式，配套锄草装置最大工作宽度：500mm，配套开沟装置型式：驱动刀轮式，配套开沟装置最大工作宽度：180mm。","T202137370320","2026-08-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1096,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5FA","配套发动机功率:4.5kW","外形尺寸：1550x660x950mm，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式:齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202137370516","2026-12-28","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1097,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高):1590×720×860(mm)，发动机型号:170F/P，制造商：重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司；主机结构质量（kg）：84；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：齿轮；主离合器状态：常开，主离合器型式：张紧轮。开沟型式；驱动刀轮式，开沟连接方式：直联；开沟传动型式：齿轮；开沟刀具型号：165开沟刀10把，起垄时用蝶形起垄器+犁铲式，起垄高度：（mm）≤200， 标定功率:4.0kW，额定转速:3600r/min，燃油种类:汽油，","T202137370473","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1098,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1550x660x950mm，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式:皮带传动。主离合器型式：张紧式。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202137370518","2026-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1099,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4FA","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1550x660x950mm，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式:齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202137370517","2026-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1100,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1520x430x840mm，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式:皮带传动。主离合器型式：离心式摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；尖铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：150mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：280mm。","T202137370520","2026-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1101,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4HA","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1520x430x840mm，重庆伊格斯机械有限公司；重庆展雄机械制造有限公司，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式:皮带传动。主离合器型式：离心式摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；尖铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：150mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：200mm。","T202137370521","2026-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1102,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊众旺农业机械有限公司","田园管理机","3TG-5Q","配套发动机功率:5.2kW","型号名称：3TG-5Q田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1460×630×1150mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开；标定功率：5.2kW；标定转速：1800r/min；配套开沟装置型式：驱动刀轮式；配套开沟装置最大工作宽度：120mm；配套培土装置最大工作宽度：160mm。","T202137370330","2026-08-31","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1103,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","湘潭富民农业机械有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TG-4型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1970×670×950mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调（90°）；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min。配套开沟装置型式：开沟刀； 配套开沟装置最大工作宽度：305mm；配套培土装置型式：培土刀+导流板； 配套培土装置最大工作宽度：330mm","T202143430035","2026-04-05","4.1","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1104,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","湘潭富民农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1970×670×900mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调（90°）；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套开沟装置型式：开沟刀； 配套开沟装置最大工作宽度：305mm；配套培土装置型式：培土刀+导流板； 配套培土装置最大工作宽度：330mm","T202143430036","2026-04-05","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1105,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TG-4Q-B田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1700*600*990mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带，主离合器型式/涨紧轮式，主离合器状态/常开，标定功率/4.0KW，标定转速/3600r/min,配套锄草装置型式/锄草轮式，配套锄草装置最大工作宽度700mm，配套起垄装置型式/碟形起垄器+犁铲式，配套起垄装置起垄数量/1垄，配套起垄装置最大工作起垄高度/200mm.","T202137370423","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1106,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TG-4Q-C田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1700*550*930mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带，主离合器型式/涨紧轮式，主离合器状态/常开，标定功率/4.0KW，标定转速/3600r/min,配套锄草装置型式/驱动齿形刀轮式，配套锄草装置最大工作宽度850mm，配套起垄装置型式/碟形起垄器+锥形板式，配套起垄装置起垄数量/1垄，配套起垄装置最大工作起垄高度/200mm.","T202137370425","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1107,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-D","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TG-4Q-D田园管理机，结构形式/单轴轮式，外观尺寸/1370*800*860mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带传动，主离合器型式/涨紧轮式，主离合器状态/常开，标定功率/4.0KW，标定转速/3600r/min,配套锄草装置型式/锄草轮式，配套锄草装置最大工作宽度730mm，配套起垄装置型式/碟形起垄器+犁铲式，配套起垄装置起垄数量/1垄，配套起垄装置最大工作起垄高度/200mm.","T202137370422","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1108,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TG-4Q-E田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1500*800*930mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带传动，主离合器型式/涨紧轮式，主离合器状态/常开，标定功率/4.0KW，标定转速/3600r/min,配套锄草装置型式/锄草轮式，配套锄草装置最大工作宽度730mm，配套起垄装置型式/碟形起垄器+锥形板式，配套起垄装置起垄数量/1垄，配套起垄装置最大工作起垄高度/200mm.","T202137370426","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1109,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-F","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TG-4Q-F田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1530*850*960mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带传动，主离合器型式/涨紧轮式，主离合器状态/常开，标定功率/4.0KW，标定转速/3600r/min,配套锄草装置型式/锄草轮式，配套锄草装置最大工作宽度730mm，配套起垄装置型式/碟形起垄器+犁铲式，配套起垄装置起垄数量/1垄，配套起垄装置最大工作起垄高度/200mm.","T202137370424","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1110,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TGQ-4H田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1700*850*960mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/齿轮传动，主离合器型式/摩擦片，主离合器状态/常开，标定功率/4KW，标定转速/3600r/min,配套培土装置型式/锄草轮，配套锄草装置最大工作宽度730mm，配套开沟装置型式/开沟刀，配套开沟装置最大工作宽度/250mm.","T201937370037","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1111,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4R","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TGQ-4R田园管理机，结构形式/单轴轮式，外观尺寸/1500*590*900mm，扶把水平调整/不可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/齿轮传动，主离合器型式/摩擦片，主离合器状态/常开，标定功率/4.0KW，标定转速/3600r/min,配套锄草装置型式/锄草轮，配套锄草装置最大工作宽度520mm，配套开沟装置型式/开沟刀，配套开沟装置最大工作宽度/300mm.","T201937370014","2024-08-08","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1112,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5K","配套发动机功率:5.5kW","型号名称/3TGQ-5.5K田园管理机，结构型式/双轴轮式，外观尺寸/1700*850*960mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/齿轮传动，主离合器型式/摩擦片，主离合器状态/常开，标定功率/5.5KW，标定转速/3600r/min,配套培土装置型式/锄草轮，配套锄草装置最大工作宽度730mm，配套开沟装置型式/旋刀式，配套开沟装置最大工作宽度/250mm.","T201937370035","2024-08-08","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1113,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5M","配套发动机功率:5.5kW","型号名称/3TGQ-5.5M田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1700*550*930mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带，主离合器型式/涨紧轮，主离合器状态/常开，标定功率/5.5KW，标定转速/3600r/min,配套培土装置型式/培土刀，配套培土装置最大工作宽度300mm，配套开沟装置型式/开沟刀，配套开沟装置最大工作宽度/250mm.","T201937370034","2024-08-08","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1114,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5N","配套发动机功率:5.5kW","型号名称/3TGQ-5.5N田园管理机，结构形式/双轴轮式，外观尺寸/1560*610*930mm，扶把水平调整/可调，扶把上下调整/可调，发动机输入传动方式/三角皮带，主离合器型式/涨紧轮，主离合器状态/常开，标定功率/5.5KW，标定转速/3600r/min,配套培土装置型式/培土刀，配套培土装置最大工作宽度300mm，配套开沟装置型式/开沟刀，配套开沟装置最大工作宽度/250mm.","T201937370036","2024-08-08","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1115,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TG-6Z2","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：双轴、轮式 \n外形尺寸：1840×790×870（mm）\n扶把水平调节：可调\n扶把垂直调节：可调\n发动机输出传动方式：直联\n主离合器型式：湿式摩擦片式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率6.3kW\n额定转速：3600r/min\n配套除草装置型式：滚筒式\n配套除草装置最大工作宽度：680（mm）\n配套开沟装置型式：刀辊式\n配套开沟装置最大工作宽度：230（mm）","T202142420318","2026-11-23","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1116,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1640*800*870（mm）\n扶把水平调节范围：270°\n扶把垂直调节范围：20°\n发动机输出传动方式：皮带传动\n主离合器型式：张紧轮式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率4kW\n额定转速：3600r/min\n锄草装置型式：锄草轮式\n锄草装置数量：2\n传动方式：轴传动\n连接方式：直联\n起垄器型式：蝶型起垄器+挡土板式\n传动方式：轴传动\n连接方式：直联\n起垄数量：1","T202137370428","2026-11-01","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1117,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台宏伟工贸有限公司","田园管理机","3TGQ-4K","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴、轮式\n外形尺寸：1635×605×935（mm）\n扶把水平调节：不可调\n扶把垂直调节：可调\n发动机输出传动方式：直联\n主离合器型式：湿式摩擦片式\n主离合器状态：常开\n配套动力：标定功率4kW\n额定转速：3600r/min\n配套除草装置型式：滚筒式\n配套除草装置最大工作宽度：680（mm）\n配套开沟装置型式：刀辊式\n配套开沟装置最大工作宽度：200（mm）","T202142420319","2026-11-23","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1118,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城振禾农业装备有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套发动机功率:4.0kW","主机结构型式:前置式；外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm；结构质量:97kg；主传动方式:皮带传动；离合器型式:涨离式离合器；驱动轮型式:双轮驱动；作业速度:0.2~0.8KM/H；配套动力型号:170汽油机；标定功率:4.0KW；额定转速:3600r/min；燃油种类:汽油；开沟器型式:链条式；开沟器工作幅宽:20cm；开沟器外形尺寸(长*宽*高):260mm*275mm*280mm；开沟器结构质量:5.2kg；开沟深度:15~30cm；传动方式:链条；连接方式:挂接框；起垄器型式:链条式；起垄器数量:1条；工作幅宽:≥60cm；外形尺寸(长*宽*高):640mm*450mm*690mm；结构质量:24kg；传动方式:链条；连接方式:挂接框；起垄高度:20~30cm","T202032320602","2025-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1119,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂南县中天机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5S","配套发动机功率:4.0kW","配套功率：4.5KW；型号名称：3TGQ-4.5S型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1650×710×850mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：740mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：210mm；","T202037370128","2025-07-06","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1120,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-1P","配套发动机功率:4.05kW","产品配置参数（企业填写）： 外形尺寸(长×宽×高)mm：1470×900×960(培土状态)、1470×900×960(锄草状态)，标定（额定）功率：4.05kw/3600r/min， 主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：68，传动方式(发动机输出)：齿轮,传动方式(刀辊)：直联,标配：锄草1副、培土:1套、行走轮1对（400-8）、阻力棒1套。锄草接方式：直联，锄草装置型式：辊轮刀式，装刀数量(片)：10,配套锄草装置最大工作宽度:600mm,培土连接方式：直联,培土装置型式：V型犁式，装机数量(副):1,配套培土装置最大工作宽度225mm。","鄂2019536","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1121,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-2G","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×750×1035,（额定）功率:4.05kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；结构形式：双轴、轮式，传动方式:直联；标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12;配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019538","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1122,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-2K","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×579×980,（额定）功率:4.05kw/3600r/min; 主离合器型式: 涨紧轮式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出): 三角皮带；结构形式：双轴、轮式，标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12；配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019540","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1123,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-6-1P","配套发动机功率:6.3kW","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1830×995×1090  ,配套发动机标定功率:6.3kw/3600r/min,主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：120，传动方式(发动机输出)：齿轮，传动方式(刀辊)：直联，标配旋耕刀1副，行走轮1对、配套旋耕锄草装置最大工作宽度：720mm, 培土装置最大宽度：310mm:刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:180mm, 作业速度 :≤1.3m/s,作业小时生产率:≤0.125hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤15kg/hm2,","鄂2019542","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1124,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2G","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×750×1035,（额定）功率:4.0kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；结构形式：双轴、轮式，传动方式:直联；标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12;配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019539","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1125,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2K","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×579×980,（额定）功率:4.0kw/3600r/min; 主离合器型式: 涨紧轮式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出): 三角皮带；结构形式：双轴、轮式，标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12；配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019541","2024-12-29","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1126,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TG-4.05-B","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*600*1050；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.05;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500351","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1127,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TG-4.05-C","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1470*680*1230；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.05;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500350","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1128,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TG-4.1-A","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*600*1050；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.1;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500353","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1129,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TG-4.1-B","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*680*1100；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.1;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500352","2026-11-18","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1130,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-B","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1580*620*1040；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.0;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500349","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1131,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-C","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1610*670*1040；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：4.0;标定转速r/min：3800；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500348","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1132,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.8","配套发动机功率:5.8kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1580*630*1040；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：5.8;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500347","2026-11-18","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1133,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.8-B","配套发动机功率:5.8kW","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1580*660*1040；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。标定功率KW：5.8;标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：325；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:325。","T202150500346","2026-11-18","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1134,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆佰鼎机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机型号名称：YH177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套开沟装置最大工作宽度：330mm；配套培土装置最大工作宽度：3300mm；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式","T201950500031","2024-07-01","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1135,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:3TGQ-4E 田园管理机；结构型式:双轴；轮式;外形尺寸（长×宽×高）:1710×855×960mm;扶把水平调整:可调;扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定功率：4.0kW；额定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：310mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：310mm","T202150500451","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1136,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4E-1","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4E-1 田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1680×780×955mm；扶把水平调整:不可调;扶把上下调整:可调;发动机输出传动方式:皮带传动;主离合器型式:张紧轮式；主离合器状态:常开;额定功率:4.0kW;额定转速:3600r/min；配套开沟装置型式:刀片式；;配套开沟装置最大工作宽度:310mm;配套培土装置型式:刀片式；配套培土装置最大工作宽度:310mm","T202150500452","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1137,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹农业装备制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","主机型号名称：3TGQ-4G型田园管理机;结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：（长×宽×高）：1400mm×620mm×960mm;扶把水平调整:可调；扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；配套发动机生产企业：重庆华世丹动力股份有限公司；发动机型号名称：H170F汽油机；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：345mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：345mm","T202150500425","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1138,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t3TGQ-4.0型田园管理机\n2\t结构型式\t/\t双轴、轮式\n3\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1620×830×960\n\n4\t扶把水平调整\t/\t可调\n5\t扶把上下调整\t/\t可调\n6\t发动机输出传动方式\t/\t直联\n7\t主离合器形式\t/\t摩擦片式\n8\t主离合器状态\t/\t常开\n9\t额定功率\tkw\t4.0\n10\t额定转速\tr/min\t3600\n11\t配套开沟装置型式\t/\t刀片式\n12\t配套开沟装置最大工作宽度\tmm\t300\n13\t配套配套装置型式\t/\t刀片式\n14\t配套培土装置最大工作宽度\tmm\t300","T202150500375","2026-11-18","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1139,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆康博特机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","配套动力：170F/P汽油机，标定功率：4.0KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1580*750*950mm，结构形式：双轴轮式，配套开沟装置型式：刀片式，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，配套开沟装置最大工作宽度：220mm，配套配套装置最大工作宽度：220mm。","T201950500157","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1140,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆康博特机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","配套动力：177F/P汽油机，标定功率：4.5KW,标定转速：3600r/min，外形尺寸：1650*570*1100mm，结构形式：双轴轮式，配套开沟装置型式：刀片式，配套培土装置型式：刀片式；主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开，配套开沟装置最大工作宽度：330mm，配套培土装置最大工作宽度：330mm。","T201950500169","2024-09-09","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1141,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆科牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.05","配套发动机功率:4.05kW","3TG-4.05配置参数：结构型式：双轴、轮式;  外形尺寸(长X宽X高)：1900X 700X 1000 mm;   扶把水平调整：可调;  扶把上下调整：可调;    发动机输出传动方式：直联;   主离合器型式：摩擦片式;  主离合器状态：常开;   标定功率：4.05 kW;   标定转速：3600 r/min;   配套开沟装置型式：刀片式; 配套开沟装置最大工作宽度：330mm;    配套培土装置型式：刀片式;  配套培土装置最大工作宽度：330 mm;","T202150500419","2026-12-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1142,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆科牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.1","配套发动机功率:4.1kW","3TG-4.1配置参数：结构型式：双轴、轮式;  外形尺寸(长X宽X高)：1900X 700X 1000 mm;   扶把水平调整：可调;  扶把上下调整：可调;    发动机输出传动方式：直联;   主离合器型式：摩擦片式;  主离合器状态：常开;   标定功率：4.1kW;   标定转速：3600 r/min;   配套开沟装置型式：刀片式; 配套开沟装置最大工作宽度：330mm;    配套培土装置型式：刀片式;  配套培土装置最大工作宽度：330 mm;","T202250500015","2027-01-25","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1143,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆科牛机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","3TGQ-4.0配置参数：结构型式：双轴、轮式;  外形尺寸(长X宽X高)：1900X 700X 1000 mm;   扶把水平调整：可调;  扶把上下调整：可调;    发动机输出传动方式：直联;   主离合器型式：摩擦片式;  主离合器状态：常开;   标定功率：4.0kW;   标定转速：3600 r/min;   配套开沟装置型式：刀片式; 配套开沟装置最大工作宽度：330mm;    配套培土装置型式：刀片式;  配套培土装置最大工作宽度：330mm","T202150500418","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1144,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆科牛机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.8","配套发动机功率:5.8kW","3TGQ-5.8配置参数：结构型式：双轴、轮式;  外形尺寸(长X宽X高)：1900X 700X 1000 mm;   扶把水平调整：可调;  扶把上下调整：可调;    发动机输出传动方式：直联;   主离合器型式：摩擦片式;  主离合器状态：常开;   标定功率：5.8kW;   标定转速：3600 r/min;   配套开沟装置型式：刀片式; 配套开沟装置最大工作宽度：330mm;    配套培土装置型式：刀片式;  配套培土装置最大工作宽度：330 mm;","T202250500016","2027-01-25","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1145,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力润机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1670×850×955   工作幅宽(cm)27.5cm；结构质量（kg）：135；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：刀片式；总安装刀数量(把)：10；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500223","2024-11-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1146,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力润机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1670×850×955   工作幅宽(cm)27.5cm；结构质量（kg）：160；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：刀片式；总安装刀数量(把)：10；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500224","2024-11-12","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1147,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力润机械制造有限公司","田园管理机","3TG-5","配套发动机功率:5.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×850×950  工作幅宽(cm)27.5cm；结构质量（kg）：165；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：刀片式；总安装刀数量(把)：10；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500192","2024-10-07","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1148,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力润机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","配套功率为：4.0kw，单缸，四冲程，燃油种类：汽油，主机结构形式：双轮驱动式，外形尺寸：1560×650×960，行驶速度：≤4km/h，传动方式：链条传动，链接方式：直连+悬挂。","渝2018059","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1149,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆力润机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.5kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1650×850×980  工作幅宽(cm)27.5cm；结构质量（kg）：145；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：:链条传动；旋耕刀型号：刀片式；总安装刀数量(把)：10；主离合器型式：摩擦片式。","T201950500193","2024-10-07","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1150,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺机电有限责任公司","田园管理机","3TG-4.05B","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×650×1010；结构型式：双轴、轮式；配套柴油发动机（标定功率4.05kW,标定转速3600r/min）；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器为：摩擦片式常开离合；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作幅宽：380mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作幅宽：380mm","T202250500029","2027-01-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1151,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺机电有限责任公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高）ｍｍ：1550×750×1000；结构型式：双轴、轮式；配套标定功率4.1kW,标定转速3600r/min的国三柴油发动机；发动机到变速箱连接方式：直联；主离合器为摩擦片式常开离合；配套开沟装置型式：刀片式，开沟装置最大工作幅宽：380mm；培土装置型式：刀片式，培土最大工作幅宽：380mm。","T202150500434","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1152,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺机电有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1530×650×1010；结构型式：双轴、轮式；配套汽油发动机（标定功率4.0kW,标定转速3800r/min）；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器为：摩擦片式常开离合；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作幅宽：380mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作幅宽：380mm","T202250500028","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1153,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺机电有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4.0C","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）ｍｍ：1550×750×1000；结构型式：双轴、轮式；配套标定功率4.0kW,标定转速3600r/min的汽油发动机；发动机到变速箱连接方式：直联；主离合器为摩擦片式常开离合；配套开沟装置型式：刀片式，开沟装置最大工作幅宽：380mm；培土装置型式：刀片式，培土最大工作幅宽：380mm。","T202250500004","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1154,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺农业装备有限公司","田园管理机","3TG-4.05B","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高）：1600×650×1010；结构型式：双轴、轮式；配套柴油发动机（标定功率4.05kW,标定转速3600r/min）；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器为：摩擦片式常开离合；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作幅宽：380mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作幅宽：380mm","T202150500455","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1155,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆隆旺农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1530×650×1010；结构型式：双轴、轮式；配套汽油发动机（标定功率4.0kW,标定转速3800r/min）；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器为：摩擦片式常开离合；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作幅宽：380mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作幅宽：380mm","T202250500030","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1156,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4.05B","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×650×1010；结构型式：双轴、轮式；工作幅宽（cm）38；结构质量（kg）：80；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；配套开沟装置型式：刀片式；总安装刀数量（把）：8；配套培土装置型式：刀片式；总安装刀数量（把）：8；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500426","2026-12-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1157,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1530×650×1010；结构型式：双轴、轮式；工作幅宽（cm）38；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；配套开沟装置型式：刀片式；总安装刀数量（把）：8；配套培土装置型式：刀片式；总安装刀数量（把）：8；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202150500398","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1158,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆润浩机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：3TGQ-4.0型田园管理机；2、结构型式：双轴；轮式；3、外形尺寸：1950×730×950mm;4、扶把水平调整：不可调；5、扶把上下调整：可调；6、发动机输出传动方式：皮带传动；7、主离合型式：张紧轮式；8、主离合状态：常开；9、标定功率：4.0kw；10、标定转速：3600r/min；11、配套锄草装置型式：辐条式；12、配套锄草装置最大工作宽度：695mm；13、配套开沟装置型式：刀片式加铧犁；14、配套开沟装置最大工作宽度：310mm。","T202150500316","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1159,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆尚翔机电有限公司","田园管理机","3TG-4.05","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×810×970；结构质量（kg）：95；传动方式（发动机输出）：直传；传动方式（刀辊）：齿轮；配套开沟装置最大工作宽度(mm)：270；配套开沟装置形式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度(mm)：270；配套培土装置形式：刀片式；主离合器型式：摩擦片式；","T202150500446","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1160,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆尚翔机电有限公司","田园管理机","3TG-6.3","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1580×750×1000；结构质量（kg）：130；传动方式（发动机输出）：直传；传动方式（刀辊）：齿轮；配套开沟装置最大工作宽度(mm)：280；配套开沟装置形式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度(mm)：280；配套培土装置形式：刀片式；主离合器型式：摩擦片式；","T202150500447","2026-12-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1161,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆尚翔机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×810×970；结构质量（kg）：75；传动方式（发动机输出）：直传；传动方式（刀辊）：齿轮；配套开沟装置最大工作宽度(mm)：275；配套开沟装置形式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度(mm)：275；配套培土装置形式：刀片式；主离合器型式：摩擦片式；","T202150500444","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1162,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆尚翔机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×780×980；结构质量（kg）：100；传动方式（发动机输出）：直传；传动方式（刀辊）：齿轮；配套开沟装置最大工作宽度(mm)：270；配套开沟装置形式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度(mm)：270；配套培土装置形式：刀片式；主离合器型式：摩擦片式；","T202150500445","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1163,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆田中科技集团有限公司","田园管理机","3TG-4.05A","配套发动机功率:4.05kW","型号名称:3TG-4.05A型田园管理机 结构型式：双轴、轮式;外形尺寸（长*宽*高）：1800×750×950mm、结构质量:44（kg）、扶把水平调整：不可调，扶把上下调整：可调，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开,标定功率：4.05KW，标定转速：3600r/min,配套开沟装置型式：螺旋式，配套开沟装置最大工作宽度：830mm,配套培土装置形式：螺旋式，配套培土装置最大工作宽度：830mm","T202250500054","2027-03-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1164,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆田中科技集团有限公司","田园管理机","3TG-4.1A","配套发动机功率:4.1kW","配置参数：结构型式：双轴、轮式;外形尺寸（长*宽*高）：1800×750×950mm、结构质量:43（kg）、扶把水平调整：不可调，扶把上下调整：可调，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开,标定功率：4.1KW，标定转速：3600r/min,配套开沟装置型式：螺旋式，配套开沟装置最大工作宽度：830mm,配套培土装置形式：螺旋式，配套培土装置最大工作宽度：830mm","T202250500053","2027-03-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1165,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆田中科技集团有限公司","田园管理机","3TG-6.3A","配套发动机功率:6.3kW","配置参数：结构型式：双轴、轮式;外形尺寸（长*宽*高）：1800×750×950mm、结构质量:46（kg）、扶把水平调整：不可调，扶把上下调整：可调，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开,标定功率：6.3KW，标定转速：3600r/min,配套开沟装置型式：螺旋式，配套开沟装置最大工作宽度：830mm,配套培土装置形式：螺旋式，配套培土装置最大工作宽度：830mm","T202250500052","2027-03-02","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1166,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆田中科技集团有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0-A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：1725×675×1015mm；扶把手水平调整：不可调；扶把手上下调整：可调；发动机输出方式：直联；主离合型式：摩擦片式；主离合状态：常开；额定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm;配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：240mm","T202150500261","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1167,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆田中科技集团有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4.0B型田园管理机 ，结构型式：双轴、轮式;外形尺寸（长*宽*高）：1800×750×950mm、结构质量:42（kg）、扶把水平调整：不可调，扶把上下调整：可调，发动机输出传动方式：皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开,标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min,配套开沟装置型式：螺旋式，配套开沟装置最大工作宽度：830mm,配套培土装置形式：螺旋式，配套培土装置最大工作宽度：830mm","T202250500055","2027-03-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1168,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆维铭机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","型号为3TGQ-4.0田园管理机，配套发动机标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，结构型式：双轴：轮式，外形尺寸：1700*750*1050mm，发动机输出方式：直联，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，配套开沟装置型式：刀片式，配套开沟装置最大工作宽度：220mm，配套培土装置型式：刀片式，配套培土装置最大工作宽度：220mm。","T202150500132","2026-04-14","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1169,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆维铭机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","型号为3TGQ-4.0A田园管理机，配套发动机标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，结构型式：双轴：轮式，外形尺寸：1685*750*1050mm，发动机输出方式：皮带传动，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开，配套开沟装置型式：刀片式，配套开沟装置最大工作宽度：220mm，配套培土装置型式：刀片式，配套培土装置最大工作宽度：220mm。","T202150500127","2026-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1170,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆伟友动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4-600F","配套发动机功率:4kW","型号名称：3TGQ-4-600F型田园管理机，结构型式：双轴、轮式，标定（额定）功率：4.0kW，标定（额定）转速：3600r/min，配套锄草装置型式：滚刀式，发动机输出传动方式：直联，主离合器型式：摩擦片式，配套锄草装置最大工作宽度：560mm，配套开沟装置型式：刀片式，配套开沟装置最大工作宽度：220mm。","T202050500315","2025-10-27","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1171,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆钰耕农业科技发展有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机。标定（额定）功率：4.0kW。标定（额定）转速：3600r/min。结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴;轮式。外形尺寸(长×宽×高)：1680×750×980（mm）。扶把水平调整（可调/不可调）：不可调。扶把上下调整（可调/不可调）：可调。发动机输出传动方式：直联。主离合器型式：摩擦片式。主离合器状态（常开/常闭）：常开。配套开沟装置型式：刀片式。配套开沟装置最大工作宽度：240mm。配套培土装置型式：刀片式，配套培土装置最大工作宽度：240mm。","T202150500293","2026-10-21","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1172,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆源顺进机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4.0型田园管理机、结构型式：双轴、轮式、外形尺寸：1430mm×700mm×1030mm、扶把水平调整：不可调、上下调整：可调、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、标定功率：4.0KW、标定转速：3600r/min、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：250mm、配套发动机燃油种类：汽油","T202150500039","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1173,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆卓格豪斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5D","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5D型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1765mm×580mm×1005mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：255mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：255mm。","T202150500457","2026-12-29","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1174,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","配套动力型号:NH225汽油发动机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率(kW):4.5；标定转速(r/min):3600；外形尺寸（长×宽×高)mm:1340×715×840；工作幅宽（cm):67.5；结构质量(kg):80；传动方式（发动机输出）方式：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀TZZW514；总安装刀数量(把）：24；开沟刀：TZZW208；总安装刀数：8把；主离合器型式：常开。锄草装置型式：轮式；","T201950500132","2024-09-09","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1175,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号:170F；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率(kW):4.0；标定转速(r/min):3800；结构型式：双轮、轮式；外形尺寸（长×宽×高)mm:1450×715×840；工作幅宽（cm):67.5；结构质量(kg):78；传动方式（发动机输出）方式：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀TZZW514；总安装刀数量(把）：24；开沟刀：TZZW208；总安装刀数：8把；主离合器型式：常开。锄草装置型式：轮式；","T201950500130","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1176,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆宗申通用动力机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5A","配套发动机功率:5.8kW","配套发动机型号:GB270汽油发动机；制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率:5.8kW；标定转速:3600r/min；排放标准：第2阶段。结构型式：双轴：轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×610×1135；扶把水平、上下可调；结构质量(kg):84；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式:常开张紧轮式；配套开沟装置型式：刀片式加犁铧；最大工作宽度：120mm；培土装置最大工作宽度：120mm；","T202250500024","2027-01-25","5.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1177,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","自贡鑫牛农机制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","结构形式 ：单轴轮式；配套动力：风冷汽油机；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；外形尺寸：1500×650×900；扶把水平调整（可调/不可调）：不可调；扶把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：直连；配备开沟装置型式：三角固定式；主离合器型式：摩擦片式，状态：常开；配套起垄装置最大工作起垄高度：350mm","川C 19008","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1178,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北中农博丰农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：59—88；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高(mm))：1135*12000*1590；结构质量（kg）：350；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形喷头；配套喷头数量：25；喷杆长度：≥12m；喷杆升降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：BM4120；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：120L/min","2021041401000060","2026-07-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1179,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北中农博丰农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：37-67；结构型式：悬挂式；整机外形尺寸（mm）：1110*12000*1380；结构质量（kg）：180 ;  药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形喷头；配套喷头数量：25；喷杆长度：≥12m；喷杆升降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：BM4120；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：120L/min","2021041401000060","2026-07-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1180,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北中农博丰农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-650Y型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:650L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：37-67；结构型式：悬挂式；整机外形尺寸（mm）：1060*12000*3010；结构质量（kg）：300;   药箱额定容量：650L；配套喷头型式：扇形喷头；配套喷头数量：25；喷杆长度：≥12m；喷杆升降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：BM4180；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：180L/min","2021041401000060","2026-07-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1181,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北中农博丰农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800Y型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：44—88；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高(mm))：1120*12000*3010；结构质量（kg）：320；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形喷头；配套喷头数量：25；喷杆长度：≥12m；喷杆升降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：BM4180；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：180L/min","2021041401000060","2026-07-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1182,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北中农博丰农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：44-74；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高(mm))：1165*12000*1470；结构质量（kg）：200；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形喷头；配套喷头数量：25；喷杆长度：≥12m；喷杆升降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：BM4120；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：120L/min","2021041401000060","2026-07-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1183,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河北中农博丰农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000Y型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：67—103；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高(mm))：3000*18000*2230；结构质量（kg）：860；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形喷头；配套喷头数量：36；喷杆长度：≥18m；喷杆升降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：BM6215；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：215L/min","2021041401000060","2026-07-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1184,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","形式：悬挂式；喷杆长度：18000mm，喷杆折叠型式：手动折叠，整机外形尺寸：4600×2150×1450mm； 喷杆最高允许工作压力：4MPa；药箱容量：800L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；限压安全装置结构型式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min","2016041401000107","2026-09-02","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1185,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","石河子市天山机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-4000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:4000L;喷杆长度:21m;型式:牵引式:是 ","整机结构型式：牵引式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机外形尺寸：6000×3700×2600；\n整机喷杆长度（mm）：21000；药箱容积：4000；(cx)喷杆折叠型式：液压；(cx)喷杆升降型式：液压；液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；药箱材质：聚乙烯；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（MPa）：≤0.5；喷杆允许最大工作压力（MPa）：11.2；承压管允许最大工作压力（MPa）：0.5","2019041401000047","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1186,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","喷杆式喷雾机","3WP-1500G型高地隙自走式喷杆喷雾机","离地间隙:1.07m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;药箱:1500L;两轮驱动、四轮驱动:是 ;两轮转向:是 ;功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四:100马力","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ;","2010041401000014","2023-11-22","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1187,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式；喷杆长度：10M；药箱容量：500L；配套动力：三缸水冷四冲程立式柴油机；额定功率/转速：18.5kw/3600(r/min)；驱动方式：四轮驱动四轮转向；离地间隙：1.03M","2016041401000101","2026-08-12","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1188,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:9.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率18kW/2200r/min；整机尺寸(mm)4450×2100×2780;喷杆长度:9900mm;工作压力(MPa):0.3~1.0;药箱容积:500L,配套泵:齿轮泵","2015041401000069","2025-07-21","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1189,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500F型自走式喷杆喷雾机","功率:36马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:9.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:26.5kW/2400r/min；整机工作压力：0.3-1.0MPa；整机外形尺寸：4200×1800×3000mm；整机喷杆长度：9900mm；最小离地间隙：860mm;轴距:1800mm;轮距1640mm；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：三缸、水冷、四冲程；药箱容积：500L","2015041401000069","2025-07-21","26.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1190,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州博川农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4500×1600×2400mm；柴油机功率转速：18/2200kW/(r/min)；喷杆长度：10500mm；液泵型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵工作压力：0.5-3.0MPa；液泵流量：36-50（2.2-3m3/h）L/min；药箱容积：500L。离地间隙：1040mm。","2017281401000047","2022-12-18","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1191,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州博川农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-600型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:600L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：3500×1810×2700mm；柴油机功率转速：17.7/2800kW/(r/min)；喷杆长度：12000mm；液泵型式：三缸柱塞泵；液泵工作压力：1.5-4.9MPa；液泵流量：26-40L/min；药箱容积：600L。离地间隙：860mm。","2017281401000047","2022-12-18","17.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1192,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:10.16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","详细配置参数： 功率:20马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向:是 ;喷杆长度:10.16m;离地间隙:940mm;药箱容积:700L; 整机外形尺寸 4550×1850×2300﹙mm﹚ 配套泵：齿轮泵","2019281401000003","2024-04-01","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1193,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：20马力（14.71kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：CF22M-3； 排放标准：国三；药箱容量：700L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸： 5400×1800×2500mm；整机工作压力：0.5-0.8MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.96MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：单缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2200r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.0-4.0MPa；配套泵额定流量：22-30L/min ；轴距(自走式)：2010mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930 mm；前（后）轮胎宽：120mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：105Ah；蓄电池标称电压：12V","2016041401000107","2026-09-02","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1194,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式喷杆喷雾机","3WP-500G","功率:21马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率21马力；药箱500L；喷杆长度10m；离地间隙1.2m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2019TJ703","2024-12-23","15.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1195,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","台州市星泰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:18.5马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.91m;喷杆长度:9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1.整机结构型式：自走式；2.整机驱动型式：四轮驱动；3.整机转向型式：四轮转向；4.整机喷杆长度：9000mm；5.最小离地间隙：910mm；6.标定功率/转速：14.5/3600kW/（r/min）；7.药箱容量：500L；","2021281401000026","2026-10-14","14.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1196,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式；喷杆长度：10M；药箱容量：700L；配套泵：齿轮泵；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；配套动力：多缸柴油机、四缸四冲程水冷立式、额定功率/转速：36.8kw/2400(r/min)；离地间隙：1m","2016041401000101","2026-08-12","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1197,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F-4型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.36m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；整机尺寸(mm)3980×2250×3500;喷杆长度:10000mm;工作压力(MPa):0.3~1.0;药箱容积:500×2L,配套泵:齿轮泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min)； 离地间隙：1360mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2180mm；轮距1860mm；轮胎外径940mm;胎宽120mm，轮胎型式：充气橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2015041401000069","2025-07-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1198,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州博川农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4900×1800×2500mm；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)；喷杆长度：18000mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：隔膜泵；液泵工作压力：0-2.5MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：700+500L；离地间隙：1210mm；轴距2350mm；轮距1560mm；轮胎外径1380mm；轮胎胎宽：90mm；轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000047","2022-12-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1199,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10500mm，最小离地间隙:\t960mm,药箱容积700L.","2018281401000010","2023-03-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1200,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:12.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;12500mm，最小离地间隙:960mm,药箱容积700L.","2018281401000010","2023-03-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1201,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10500mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积700L.","2017281401000024","2022-08-20","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1202,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:14m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;14000mm,最小离地间隙:\t1000mm,药箱容积800L.","2017281401000024","2022-08-20","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1203,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2016041401000102","2026-09-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1204,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4500×1850×2400；整机喷杆长度（mm）：10000；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700","2016041401000102","2026-09-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1205,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:14m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;14000mm最小离地间隙: 1000mm,药箱容800L.","2019281401000014","2024-05-19","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1206,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000/12型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm12000；(cx)最小离地间隙mm1020；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L1000；\n整机工作压力MPa0.3-0.5；(cx)喷杆折叠型式/液压；(cx)喷杆升降型式/液压；(cx)驾驶室型式/简易式；(cx)轴距mm2340；(cx) 前最大轮距mm1750；限压安全装置生产方式/采购；喷杆材质/不锈钢；喷杆允许最大工作压力MPa/；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12×2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1207,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000/18型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.18m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm18000；(cx)最小离地间隙mm1180；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L1000；\n液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；药箱生产方式/采购；空气室（储压容器）材质/金属；空气室（储压容器）质量g250；空气室（储压容器）安装位置/外置；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12×2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1208,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F1型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:10.44m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm10440；(cx)最小离地间隙mm1030；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L1000；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；整机外形尺寸mm4700×2180×2920；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1209,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F2型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm18000；(cx)最小离地间隙mm1120；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L1000；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；整机外形尺寸mm4700×2040×3100；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1210,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B4型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.63m;喷杆长度:10.44m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm10440；(cx)最小离地间隙mm1630；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲 程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L 700;\n\n发动机或电动机生产方式/采购;液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵;液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0;承压软管允许最大工作压力MPa4.0（40kgf/cm²）;承压软管生产方式/采购;开关组合生产方式/采购;蓄电池类型/铅酸蓄电池;蓄电池容量Ah80;蓄电池标称电压V12×2（串联）","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1211,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm10400；(cx)最小离地间隙mm930；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L700；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；整机外形尺寸mm4600(长)×1800（宽）×2410（高）；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1212,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0,93m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm16000；(cx)最小离地间隙mm930；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L700；\n\n整机外形尺寸mm4360×2050×2360；整机工作压力MPa0.3-0.5；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2026-10-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1213,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800H型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：950mm；药箱容积：800L；喷杆长度：16500mm；外形尺寸（长*宽*高）：4560×1930×2600；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1214,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：950mm；药箱容积：700L；喷杆长度：10300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4650*1900*2400；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1215,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800H2型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：950mm；药箱容积：800L；喷杆长度：16500mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4560*1930*2600；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1216,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700L型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:11.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32；排放标准：国三；药箱容量：700L；整机外形尺寸： 5000×1860×2500 mm；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，直列水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：60L/min；最小离地间隙：950mm；轴距(自走式)：2300mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530mm； 前（后）轮外径  ：900mm；前（后）轮胎宽： 110 mm；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1217,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800AA型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:14m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸： 5900×2100×3050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：14000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2040mm；前（后）最大轮距 ：1560mm； 前（后）轮外径  ：1170 mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1218,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸： 4690×2000×2950mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：11000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2020mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530mm； 前（后）轮外径  ：900 mm；前（后）轮胎宽： 110 mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1219,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：5380×1850×2400mm； 整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1220,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：960mm；药箱容积：700L；喷杆长度：10220mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4350*1820*2380；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1221,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800H1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：950mm；药箱容积：800L；喷杆长度：16500mm；外形尺寸（长*宽*高）：4560×1930×2600；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1222,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700-2型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-700-2；结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：4550*1800*2960；工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：10900；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）：950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2320；前最大轮距（mm）：1510；后最大轮距（mm）：1510；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限定压力（MPa）：≤0.6；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率（kW）:36.8；标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）:0-2.5；额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：700；喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：45；蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2018281401000013","2023-03-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1223,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","喷杆式喷雾机","3WP-1300G型高地隙自走式喷杆喷雾机","功率:93马力;药箱容积:1300L;离地间隙:2.28m;喷杆长度:15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率:93马力；药箱:1300L；喷杆长度:15m；离地间隙：2.28m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2010041401000014","2023-11-22","68.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1224,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","喷杆式喷雾机","3WP-700G型高地隙自走式喷杆喷雾机","功率:50.03马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:10.06m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目 / 喷杆喷雾机 \n整机结构型式 / 自走式 \n整机工作压力 MPa 0.2-0.4 \n(cx)整机驱动型式 / 四轮驱动 \n(cx)整机转向型式 / 四轮转向 \n整机外形尺寸 mm 3650×1830×3080 \n整机喷杆长度 mm 10060 \n(cx)整机水平射程或喷幅 mm 12000 \n(cx)最小离地间隙 mm 970 \n整机限压安全装置 / 弹簧式 \n(cx)喷杆折叠型式 / 电动 \n(cx)喷杆升降型式 / 电动 \n(cx)轴距 mm 2020 \n(cx) 前最大轮距 mm 1550 \n(cx) 后最大轮距 mm 1550 \n(cx) 前轮外径 mm 940 \n(cx) 前轮胎宽 mm 120 \n(cx) 前轮轮胎型式 / 充气橡胶轮胎 \n(cx) 后轮外径 mm 940 \n(cx) 后轮胎宽 mm 120 \n(cx) 后轮轮胎型式 / 充气橡胶轮胎 \n发动机或电动机名称 / 常柴4L68柴油机 \n发动机或电动机结构型式 / 四缸、水冷、四冲程 \n发动机或电动机标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400 \n发动机或电动机工作电压 V 12 \n液(气)泵/电机泵结构型式 / 隔膜泵 \n液泵/电机泵额定压力 MPa 2.0 \n液泵/电机泵额定流量 L/min 126 \n药箱容积 l 700 \n药箱材质 / 塑料 \n药箱成型工艺 / 滚塑 \n空气室（储压容器）材质 / 金属 \n空气室（储压容器）质量 g 非整体式 \n空气室（储压容器）安装位置 / 外置 \n限压安全装置结构型式 / 弹簧式 \n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.48 \n限压安全装置生产方式 / 采购 \n喷杆材质 / 铝合金 \n喷杆允许最大工作压力 MPa 2.25 \n喷杆生产方式 / 采购 \n承压软管材质 / 胶管","2010041401000014","2023-11-22","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1225,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800S1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.99m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-800S1； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：36.8；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：5130×1960×2930；结构质量（kg）：2100；药箱容积：800L；喷杆长度m：12；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：24；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：36-81L/min；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.56；轴距m：2.2；前/后轮胎规格(分别填写)：940*120/940*120；前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:0.99","2021281401000022","2026-08-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1226,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","宿州市信德机械股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:10.40m;喷杆长度:16.50m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式、整机工作压力：0.3～0.5MPa、整机驱动型式：四轮驱动、整机转向型式：四轮转向、整机外形尺寸：4600×1900×2500mm、整机喷杆长度：16500mm、最小离地间隙：1040mm","2018281401000030","2023-05-13","36.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1227,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","宿州市信德机械股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10.30m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式、外形尺寸4500x1670x2500mm、工作压力0.3-0.5Mpa、喷杆展开宽度10300mm","2018281401000030","2023-05-13","36.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1228,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力；药箱：700L；喷杆长度：10.16m；离地间隙：0.96m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","部20181015","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1229,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州博川农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：5600×2200×2800mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)；喷杆长度：20500mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：80L/min；药箱容积：1500+500L；离地间隙：1210mm；轴距2780mm；轮距1870mm(1800-2100可调）；轮胎外径1440mm；轮胎胎宽：140mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000047","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1230,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:1150mm,药箱容积1000L.","2018281401000010","2023-03-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1231,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-200021型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:\t980mm,药箱容积2000L.","2018281401000010","2023-03-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1232,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2450；整机喷杆长度（mm）：20500；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2016041401000102","2026-09-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1233,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2016041401000102","2026-09-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1234,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2016041401000102","2026-09-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1235,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2016041401000102","2026-09-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1236,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2100型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2100L;离地间隙:1.24m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5300×2800×3170；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1240；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1050×2","2016041401000102","2026-09-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1237,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200/20A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2200L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；(cx)最小离地间隙mm1030；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积l 1100+1100；整机喷杆长度mm20000；\n整机工作压力MPa0.3-0.5；整机外形尺寸mm5200(长)×3000（宽）×3340（高）；液(气)泵/电机泵结构型式/隔膜泵；液泵/电机泵额定压力MPa2.5；液泵/电机泵额定流量L/min280液(气)泵/电机泵结构型式/隔膜泵；液泵/电机泵额定压力MPa2.5；液泵/电机泵额定流量L/min280；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12×2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2026-10-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1238,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500/20型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2500L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm20000；(cx)最小离地间隙mm1800；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积L350×4+1100；\n\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；(cx)喷杆折叠型式/液压；(cx)喷杆升降型式/液压；(cx)驾驶室型式/无；(cx)轴距mm2530；(cx) 前最大轮距mm2580；(cx) 后最大轮距mm2580；发动机或电动机生产方式\n/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/隔膜泵；液泵/电机泵额定压力MPa2.5；液泵/电机泵额定流量L/min280；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12x2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2026-10-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1239,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000/20型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm20000；(cx)最小离地间隙mm1030；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积L1500+1500；\n\n空气室（储压容器）材质/金属；空气室（储压容器）质量g930；空气室（储压容器）安装位置/外置；空气室（储压容器）生产方式/采购；限压安全装置结构型式/机械限位式；限压安全装置限定压力MPa≤0.6；限压安全装置生产方式/采购；喷杆材质/不锈钢；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12×2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2026-10-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1240,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）：4900×2170×2650喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1241,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500BS型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：860mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）：5800×2200×3000喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1242,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500CS型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1100mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）：6000×2600×2750喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1243,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000H2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4900*2170*2650；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1244,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500BS2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：860mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5800*2200*3000；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1245,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500CS2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1100mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：6000*2600*2750；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1246,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2380Mmm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1247,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300L1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1300L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸： 5050×2580×2710mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2600mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1430 mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1248,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1300L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸： 6050×2450×3100mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：24000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2600mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1430 mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1249,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：850mm；整机外形尺寸：5750×2300×2950mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2750mm；前（后）最大轮距 ：2000mm； 前（后）轮外径  ：2100mm；前（后）轮胎宽：100mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1250,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1040mm；整机外形尺寸：5330×2450×2730mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2460mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1251,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1252,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000H1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）：4900×2170×2650喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1253,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500CS1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1100mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）：6000×2600×2750喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1254,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东华盛农业药械有限责任公司","高地隙自走式风幕喷杆喷雾机","3WP-2600G","功率:153.6马力;药箱容积:2600L;离地间隙:2.6m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","药箱容量（L）：2600 主机结构：中空门框式 发动机功率（HP）：153 驱动形式：4WD 全液压驱动 转向形式：两轮转向、四轮转向、蟹型转向 离地间隙（mm）：2500 轮距（mm）：2280——3300（100mm 间距调整等级） 喷杆喷幅（m）：24 液泵型式：隔膜泵 液泵流量（l/min）：278","2019TJ704","2024-12-23","113","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1255,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-1000A2； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：74；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：6300×2350×3170；结构质量（kg）：3100；药箱容积：1000L；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：50；喷杆长度：25m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室形式：无；前/后最大轮距m：1.9；轴距m：2.5；前/后轮胎规格(分别填写)：1440*130/1440*130；前/后轮胎型式:气胎轮；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:1.06","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1256,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000S2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-1000S2； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：74；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：6300×2350×3030；结构质量（kg）：3100；药箱容积：1000L；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：50；喷杆长度：25m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室形式：无；前/后最大轮距m：1.83；轴距m：2.5；前/后轮胎规格(分别填写)：1600*130/1600*130；前/后轮胎型式:气胎轮；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:0.92","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1257,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1400J型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1400L;离地间隙:1.16m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-1400J； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：74；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：6300×2350×3270；结构质量（kg）：3100；药箱容积：1400L；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：50；喷杆长度：25m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室形式：无；前/后最大轮距m：1.9；轴距m：2.5；前/后轮胎规格(分别填写)：1440*130/1440*130；前/后轮胎型式:气胎轮；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:1.16","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1258,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:21.25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力；药箱：1500L；喷杆长度：21.25m；离地间隙：1.1m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2018041401000007","2023-01-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1259,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊市亿田通用农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.78m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：5600×2900×3500mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)；喷杆长度：20500mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：1500L；离地间隙：1780mm；轴距2680mm；轮距:2650；轮胎外径1200mm；轮胎胎宽：180mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2V（两只串联）。","2017281401000033","2022-10-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1260,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊市亿田通用农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.23m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4900×2200×2800mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)；喷杆长度：20500mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：80L/min；药箱容积：1500L；离地间隙：1230mm；轴距2530mm；轮距1990（1800-2200可调）mm；轮胎外径1450mm；轮胎胎宽：140mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000033","2022-10-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1261,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","河北百农机械有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:20m","外形尺寸:2640*1400*1340mm\n工作压力:3~4MPa\n水平射程或喷幅:20000mm\n限定安全装置 结构型式 :机械限位式  限定压力:≤4.8MPa\n液泵结构型式:三缸柱塞泵 额定工作压力:0~4.0(0-40kg/c㎡)MPa 额定流量:130-160L/min\n药箱材质:塑料   容积:1000L\n空气室材质:金属  质量1000g\n风机标定转速:2356r/min\n叶轮材质:尼龙 直径:780mm\n喷射喷杆材质:金属  工作压力:16MPa\n水平射程或喷幅:20m","2021041401000062","2026-07-25","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1262,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","河北百农机械有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-1600型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1600L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:20m","外形尺寸:3480*1460*1400mm\n工作压力:3~4MPa\n水平射程或喷幅:20000mm\n限定安全装置 结构型式 :机械限位式  限定压力:≤4.8MPa\n液泵结构型式:三缸柱塞泵 额定工作压力:0~4MPa 额定流量:130-160L/min\n药箱材质:塑料   容积:1600L\n空气室材质:金属  质量1000g\n风机标定转速:2356r/min\n叶轮材质:尼龙 直径:780mm\n喷射喷杆材质:金属  工作压力:16MPa","2021041401000062","2026-07-25","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1263,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ1000Z型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0～2.0MPa 整机外形尺寸：1900×1600×1400mm 整机水平射程或喷福：≥35000mm 液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：0-4.5MPa 液泵/电机泵额定流量：65-80L/min 药箱容积：1000L 药箱材质：聚乙烯 药箱成型工艺：滚塑 空气室（储压容器）材质：不锈钢 空气室（储压容器）质量：780g 空气室（储压容器）安装位置：外置 限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀 限压安全装置限定压力：≤2.4MPa 喷环材质：不锈钢 喷环允许最高工作压力：3MPa 承压软管材质：橡胶 承压软管允许最大工作压力：3MPa 风机叶轮材质：增强尼龙 风机叶轮风机标定转速：2400r/min 风机叶轮叶轮直径：695mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1264,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ1300Z型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1300L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0～2.0MPa 整机外形尺寸：2730×1465×1500mm 整机水平射程或喷福：≥35000mm 液（气）泵/电机泵结构型式：柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：2.5-4.5MPa 液泵/电机泵额定流量：65-80L/min 药箱容积：1300L 药箱材质：聚乙烯 药箱成型工艺：滚塑 空气室（储压容器）材质：不锈钢 空气室（储压容器）质量：780g , 风机叶轮材质：增强尼龙 风机叶轮风机标定转速：2000r/min 风机叶轮叶轮直径：700mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1265,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ1300型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1300L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0～2.0MPa 整机外形尺寸：2650×1370×1450mm, 整机水平射程或喷福：≥35000mm,整机限压安全装置：有， 液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵 液泵/电机泵额定压力：2.5MPa， 液泵/电机泵额定流量：100L/min 药箱容积：1300L 药箱材质：聚乙烯 药箱成型工艺：滚塑 ， 风机叶轮材质：增强尼龙， 风机叶轮风机标定转速：2050r/min 风机叶轮叶轮直径：810mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1266,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ1600Z型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1600L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0～2.0MPa 整机外形尺寸：2800×1500×1650mm 整机水平射程或喷福：≥35000mm 液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：0-5MPa 液泵/电机泵额定流量：100-120L/min 药箱容积：1600L 药箱材质：聚乙烯 药箱成型工艺：滚塑 空气室（储压容器）材质：不锈钢 空气室（储压容器）质量：780g 空气室（储压容器）安装位置：外置 限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀 限压安全装置限定压力：≤2.4MPa 喷环材质：不锈钢 喷环允许最高工作压力：3MPa 承压软管材质：橡胶 承压软管允许最大工作压力：3MPa 风机叶轮材质：增强尼龙 风机叶轮风机标定转速：2400r/min 风机叶轮叶轮直径：800mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1267,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ1600型牵引式风送喷雾机","药箱容积:1600L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目:喷雾机,整机结构型式:牵引式,整机工作压力:1.0～2.0MPa,整机外形尺寸:2730×1465×1500mm,整机水平射程或喷福:35000mm液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵，液泵/电机泵额定压力：1.0-4.0MPa，液泵/电机泵额定流量：（70-90）*2L/min，药箱容积：1600L药箱材质：聚乙烯，药箱成型工艺:滚塑，风机叶轮材质：增强尼龙风叶，金属轮毂，风机叶轮风机标定转速：2160r/min，风机叶轮叶轮直径：800mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1268,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ2000Z型牵引式风送喷雾机","药箱容积:2000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0～2.0MPa 整机外形尺寸：3400×1500×1500mm 整机水平射程或喷福：≥35000mm 液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：0-5MPa 液泵/电机泵额定流量：100-120L/min 药箱容积：2000L 药箱材质：聚乙烯 药箱成型工艺：滚塑 空气室（储压容器）材质：不锈钢 空气室（储压容器）质量：780g 空气室（储压容器）安装位置：外置 限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀 限压安全装置限定压力：≤2.4MPa 喷环材质：不锈钢 喷环允许最高工作压力：3MPa 承压软管材质：橡胶 承压软管允许最大工作压力：3MPa 风机叶轮材质：增强尼龙 风机叶轮风机标定转速：2400r/min 风机叶轮叶轮直径：800mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1269,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ2000型牵引式风送喷雾机","药箱容积:2000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：喷雾机，整机结构型式：牵引式整机工作压力1.0-2.0MPa，整机外形尺寸：3900×1480×1480mm，喷幅/水平射程：≧35000mm,液泵结构型式:隔膜泵,液泵额定压力:2.5MPa,液泵额定流量:100L/min,药箱容积：2000L药箱材质：聚乙烯，限压安全装置结构型式：机械限位式：限压安全装置限定压力：≤2.4MPa，喷射部件喷杆材质：不锈钢喷射部件最高允许工作压力：3MPa，风机叶轮材质：增强尼龙，风机叶轮风机标定转速：2050r/min，风机叶轮直径：810mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1270,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ3000型牵引式风送喷雾机","药箱容积:3000L;型式:牵引式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目：喷雾机，整机结构型式：牵引式，整机工作压力1.0-2.0，整机外形尺寸4200×1730×1920mm，喷幅/水平射程：≧35000mm，液泵结构型式：隔膜泵，液泵额定压力：2.5MPa，液泵额定流量：100L/min，药箱容积：3000L，药箱材质：聚乙烯限压安全装置结构型式;机械限位式限压安全装置限定压力:≤2.4MPa,喷射部件喷杆材质:不锈钢,喷射部件最高允许工作压力:3MPa,风机叶轮材质:增强尼龙,风机叶轮风机标定转速:1800r/min,风机叶轮直径:1000mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1271,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1272,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGF-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：8.0kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1273,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300A-L型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1274,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300A型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1275,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300B型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：6.3kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1276,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300-L型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","标定功率转速：8.0kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1~2Mpa；水平射程或喷幅：35m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1277,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WGL-300型自走式风送喷雾机","药箱容积:300L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:30m","标定功率转速：7.8kw/3600r/min；结构型式：两轮驱动、前轮转向、自走式 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：1.5~2.5Mpa；水平射程或喷幅：30m；药箱容量：300L；","2017041401000027","2027-02-20","7.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1278,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFGL32-40型自走式风送喷雾机","药箱容积:500L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:38m","整机产品品目:风送喷雾机 整机结构型式:自走式 整机工作压力:1.5～2.0MPa 整机驱动型式：四轮驱动  整机转向型式：两轮转向 整机外形尺寸：3200×1200×1400mm 整机水平射程或喷福：≥38000mm 最小离地间隙:180mm 轴距：1620mm 前最大轮距：1000 后最大轮距：970mm 前轮外径：570mm 前轮胎宽：220mm 前轮轮胎型式：充气轮胎 后轮外径：570mm 后轮胎宽：220mm 后轮轮胎型式：充气轮胎 发动机或电动机名称：柴油机 发动机或电动机结构型式 ：单缸、卧式、水冷、四冲程 发动机或电动机标定功率：20.6kW 发动机或电动机标定转速：2200r/min 液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：1.0-4.0MPa 液泵/电机泵额定流量：70-90L/min 药箱容积:500L 药箱材质:聚乙烯 药箱成型工艺:滚塑 限压安全装置结构型式:机械限位式 限压安全装置限定压力:≤2.4MPa 喷环材质:金属 喷环允许最高工作压力:3MPa 承压软管材质:塑料 承压软管允许最大工作压力:3MPa 风机叶轮材质:增强尼龙 风机叶轮风机标定转速:2566r/min 风机叶轮叶轮直径:700mm 蓄电池类型：免维护蓄电池 蓄电池容量：120Ah 蓄电池标称电压：12V","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1279,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFG-S8-L28型自走式风送喷雾机","药箱容积:500L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:38m","整机产品品目:风送喷雾机 整机结构型式:自走式 整机工作压力:1.5～2.0MPa 整机驱动型式：两轮驱动（后轮） 整机转向型式：单轮转向（前） 整机外形尺寸：3300×1200×1500mm 整机水平射程或喷福：≥38000mm 最小离地间隙180mm 轴距：2140mm 后最大轮距：970mm 前轮外径：590mm 前轮胎宽：120mm 前轮轮胎型式：充气轮胎 后轮外径：570mm 后轮胎宽：220mm 后轮轮胎型式：充气轮胎 发动机或电动机名称：柴油机 发动机或电动机结构型式 ：单缸、卧式、水冷、四冲程 发动机或电动机标定功率：18kW 发动机或电动机标定转速：2200r/min 液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：1.0-4.0MPa 液泵/电机泵额定流量：70-90L/min 药箱容积:500L 药箱材质:聚乙烯 药箱成型工艺:滚塑 限压安全装置结构型式:机械限位式 限压安全装置限定压力:≤2.4MPa 喷环材质:金属 喷环允许最高工作压力:3MPa 承压软管材质:塑料 承压软管允许最大工作压力:3MPa 风机叶轮材质:增强尼龙 风机叶轮风机标定转速:2566r/min 风机叶轮叶轮直径:700mm 蓄电池类型：锂电池 蓄电池容量：19.8Ah 蓄电池标称电压：5V","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1280,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WF-S6型自走式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:35m","整机产品品目:风送喷雾机 整机结构型式:自走式 整机工作压力:1.0～2.0MPa 整机驱动型式：两轮驱动（后轮） 整机转向型式：前轮转向整机外形尺寸：3000×1050×1500mm 整机水平射程或喷福：≥35000mm 最小离地间隙125mm 轴距：1930mm 后最大轮距：840mm 前轮外径：520mm 前轮胎宽：110mm 前轮轮胎型式：充气轮胎 后轮外径：460mm 后轮胎宽：220mm 后轮轮胎型式：充气轮胎 发动机或电动机名称：柴油机 发动机或电动机结构型式 ：单缸、卧式、水冷、四冲程 发动机或电动机标定功率：11.03kW 发动机或电动机标定转速：2200r/min 液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力：1.0-4.0MPa 液泵/电机泵额定流量：32-48L/min 药箱容积:400L 药箱材质:聚乙烯 药箱成型工艺:滚塑 限压安全装置结构型式:弹簧式安全阀 限压安全装置限定压力:≤2.4MPa 喷环材质:不锈钢 喷环允许最高工作压力:3MPa 承压软管材质:橡胶 承压软管允许最大工作压力:3MPa 风机叶轮材质:增强尼龙 风机叶轮风机标定转速:2970r/min 风机叶轮叶轮直径:600mm","2019281401000026","2024-10-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1281,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","陕西润牧农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-400A型自走式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:38m","结构形式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）：2500×1100×1300mm；结构质量：300kg；药箱额定容量：400L；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：34-50L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：自走式、两轮驱动、前轮转向；离合器型式：干式离合；制动器型式鼓式；轴距：1.7米；前轮规格：16×8-7；后轮规格：19×700-8；前/后轮胎型式：充气式橡胶轮胎；离地间隙：0.13m； 风机型式：轴流风机","2020281401000021","2025-09-09","8.0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1282,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机","陕西润牧农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-400型自走式风送喷雾机","药箱容积:400L;型式:自走式:是 ;水平射程或喷幅:30m","结构形式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）：2550×1000×1360mm；结构质量：295kg；药箱额定容量：400L；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：34-50L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：自走式、两轮驱动、前轮转向；离合器型式：干式离合；制动器型式鼓式；轴距：1.6米；前轮规格：16×8-7；后轮规格：19×700-8；前/后轮胎型式：充气式橡胶轮胎；离地间隙：0.13m； 风机型式：轴流风机","2020281401000021","2025-09-09","8.0","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1283,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合农林机械有限责任公司","单人修剪机","E7H-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：E7H-750单人修剪机\n产品类型：轻修剪机\n结构型式：单人手提式\n刀片形状：平行\n汽油机标定功率：0.88KW\n汽油机标定转数：8000r/min\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽：750mm\n切割器宽度：750mm\n切割刀片长度：800mm","T202133690016","2027-01-27","0.88","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1284,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合农林机械有限责任公司","单人修剪机","OHT-750C","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：OHT-750C单人修剪机\n产品类型：轻修剪机\n结构型式：单人手提式\n刀片形状：平行\n汽油机标定功率：0.88KW\n汽油机标定转数：8000r/min\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽：750mm\n切割器宽度：750mm\n切割刀片长度：800mm","T202133690017","2027-01-27","0.88","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1285,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合农林机械有限责任公司","单人修剪机","OHT-750Z","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：OHT-750Z单人修剪机\n产品类型：轻修剪机\n结构型式：单人手提式\n刀片形状：平行\n汽油机标定功率：0.88KW\n汽油机标定转数：8000r/min\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽：750mm\n切割器宽度：750mm\n切割刀片长度：800mm","T202133690018","2027-01-27","0.88","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1286,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","临沂亚圣机电有限公司","电动茶树修剪机","3CXD-400","作业幅宽:0.4m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","直流电动机（额定）电压：36V； 直流电动机（额定）转速：5000r/min ；直流电动机（额定）功率：0.3kW","T202037370273","2025-12-29","0.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1287,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","临沂亚圣机电有限公司","电动茶树修剪机","3CXD-750","作业幅宽:0.68m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","直流电动机（额定）电压：36V ；直流电动机（额定）转速：6500r/min； 直流电动机（额定）功率：0.5kW","T202037370272","2025-12-29","0.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1288,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","宁国市劲升农业机械制造有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.88m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称:3CX-750型茶树修剪机，汽油机标定功率0.65KW，汽油机标定转速：3600r/min，蓄电池类型;锂电池，蓄电池额定容量12Ah，切割刀片长度880mm","T202134340120","2026-06-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1289,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","山东华盛农业药械有限责任公司","茶树修剪机","3CX-600","作业幅宽:0.6m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","自带动力；作业幅宽：0.6m；功率：0.65KW；单人操作。","T202037370145","2025-07-06","0.65","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1290,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","山东华盛农业药械有限责任公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","自带动力；作业幅宽：0.75m；功率：0.65KW；单人操作。","T202037370147","2025-07-06","0.65","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1291,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","山东华盛农业药械有限责任公司","茶树修剪机","3CX-750C","作业幅宽:0.71m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CX-750C；结构形式：单人手提式；标定功率：0.65Kw；标定转速：7500r/min；作业幅宽：710mm；传动方式：齿轮传动。","T202037370146","2025-07-06","0.65","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1292,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","山东华盛农业药械有限责任公司","锂电茶树修剪机","3CX-750D","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","型号：3CX-750D；结构形式：单刃手提式；额定电压：36V；作业幅宽：750mm。","T202137370117","2026-05-09","0.35","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1293,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CX-750茶树修剪机；产品类型：轻修剪机；结构型式：单人手提式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.65 kW；汽油机标定转速：7500r/min；传动方式：齿轮传动；作业幅宽：750mm；切割器宽度：750mm；切割刀片长度：820mm","T202133330189","2026-12-22","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1294,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750A","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CX-750A茶树修剪机；产品类型：轻修剪机；结构型式：单人手提式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.95 kW；汽油机标定转速：7500r/min；传动方式：齿轮传动；作业幅宽：750mm；切割器宽度：750mm；切割刀片长度：820mm","T202133330190","2026-12-22","0.95","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1295,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750K","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CX-750K茶树修剪机；产品类型：轻修剪机；结构型式：单人手提式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.65 kW；汽油机标定转速：7500r/min；传动方式：齿轮传动；作业幅宽：750mm；切割器宽度：750mm；切割刀片长度：820mm","T202133330191","2026-12-22","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1296,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CXD-750","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CXD-750茶树修剪机\n产品类型：轻修剪机\n结构形式：单人手提式\n刀片形状：平行\n蓄电池类型：锂电池\n蓄电池额定容量：\t20 Ah\n蓄电池额定电压：36 V\n直流电动机（额定）电压：36 V\n直流电动机（额定）转速：8500 r/min\n直流电动机（额定）功率：0.95 kW\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽\t：750 \tmm\n切割器宽度：750 mm\n切割刀片长度：820 mm","T202033330316","2026-03-04","0.95","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1297,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CXD-750B","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CXD-750B茶树修剪机\n产品类型：轻修剪机\n结构形式：单人手提式\n刀片形状：平行\n蓄电池类型：锂电池\n蓄电池额定容量：\t20 Ah\n蓄电池额定电压：24V\n直流电动机（额定）电压：24 V\n直流电动机（额定）转速：8500 r/min\n直流电动机（额定）功率：0.85 kW\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽\t：750 \tmm\n切割器宽度：750 mm\n切割刀片长度：820 mm","T202033330317","2026-03-04","0.85","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1298,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CXQ-550","作业幅宽:0.55m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号名称：3CXQ-550茶树修剪机\n产品类型：轻修剪机\n结构形式\t：单人手提式\n刀片形状：平行\n配套动力型号：1E32F汽油机\n汽油机标定功率：0.65 kW\n汽油机标定转速：7500 r/min\n制造商：台州欧玮机械有限公司\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽\t：550 mm\n切割器宽度：550 mm\n切割刀片长度：810 mm","T202033330315","2026-03-04","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1299,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州市黄岩恒农机械有限责任公司","茶树修剪机","3CX-600","作业幅宽:0.60m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品类型:;轻修剪机；结构形式：单人手提式修剪机；刀片形状：平行；配套动力类型:汽油机; 汽油机标定功率:0.65kW; 汽油机标定转速:7500r/min; 传动方式：齿轮传动;作业幅宽:600mm;切割器宽度:700mm.，切割刀片长度：792mm","T202133330003","2026-07-26","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1300,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州市天浩机电有限公司","茶树修剪机","3CX-750A","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品型号：3CX-750A 茶树修剪机；产品类型:;轻修剪机；结构形式：单人手提式修剪机；刀片形状：平行；配套动力类型:汽油机; 汽油机标定功率:0.65kW; 汽油机标定转速:6500r/min; 传动方式：齿轮传动;作业幅宽:750mm;切割器宽度:700mm.，切割刀片长度：792mm","T201933330193","2025-03-30","0.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1301,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","英德尔（福建）机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.61m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式，刀片形状：平行；汽油机标定功率（kW）：0.65；汽油机标定转速（r/min）：6500；传动方式：齿轮传动；作业幅宽（mm）：610；切割器宽度（mm）：750；切割刀片长度（mm）：785；净重:5.8kg","T202135350025","2026-12-01","0.65","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1302,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市绿捷工具有限公司","茶树修剪机","3CX-750D","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构型式：单人手提式；作业幅宽：750mm。","T201933330026","2024-08-01","0.6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1303,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市绿捷工具有限公司","茶树修剪机","3CXH-750D","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构型式：单人手提式；作业幅宽：750mm。","T201933330027","2024-08-01","0.6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1304,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康威力科技股份有限公司","电动茶树修剪机","3CX-500","作业幅宽:0.5m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","手持部分外形尺寸：1050x155x185mm；动力部分外形尺寸：210mm；工作幅宽：500mm；切割形式：往复式；动力型号：锂电池；发动机额定功率：40V；额定容量：18.2Ah；刀齿形状：梯形，刀齿间距：35mm；刀齿高度23mm；切割角10度；刃口角45度；减速器形式：齿轮；减速器速比：41：11；总质量；3.4kg.","ZJ2019011","2023-12-31","1.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1305,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","电动单人修剪机","ePST75H","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；蓄电池类型：锂电池；直流电动机（额定）电压（V）：36；直流电动机（额定）转速（r/min）：9000；直流电动机（额定）功率（kW）：0.35；传动方式：齿轮传动；作业幅宽（mm）：750；切割器宽度（mm）：750；切割刀片长度（mm）：802。","T202133690024","2027-01-27","0.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1306,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人修剪机","PST75H","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","1.外形1020*310*250mm；整机重量5.5kg；                             2.二冲程汽油机，功率0.8KW；\n3.刀刃长度802mm，修剪幅度750mm；往复式切割；\n4.进口刀片,刀片硬度：HRC52-HRC55；\n5.切割幅宽750mm,最大修剪直径<10mm；","T202133330169","2026-12-22","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1307,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","杭州落合农林机械有限责任公司","双人修剪机","R8GA1","作业幅宽:1100m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","产品型号名称：R8GA1双人修剪机\n产品类型：深修剪机\n结构型式：双人抬式\n刀片形状：弧形\n汽油机标定功率：2.2KW\n汽油机标定转数：8000r/min\n传动方式：齿轮传动\n作业幅宽：1100mm\n切割器宽度：1100mm\n切割刀片长度：1125mm","T202133690015","2027-01-27","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1308,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","莒县川合机械有限公司","茶树修剪机","3CX-110A","作业幅宽:1.08m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","产品型号名称：3CX-110A型茶树修剪机  产品类型：深修剪机  结构形式：双人抬式  刀片形状：弧行  汽油机标定功率：1.25kW     汽油机标定转速：7500r/min    传动方式：齿轮传动   作业幅宽：1080mm    切割器宽度：1100mm    切割刀片长度：1268mm撕裂率：≤0.3%     漏检率：≤0.3%","T201937370041","2024-10-24","1.25","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1309,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","莒县川合机械有限公司","茶树修剪机","3CX-110B","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","产品型号名称：3CX-110B型茶树修剪机产品类型：深修剪机结构形式：双人抬式刀片形状：平行汽油机标定功率：1.25kW     汽油机标定转速：7500r/min    传动方式：齿轮传动作业幅宽：1100mm    切割器宽度：1100mm    切割刀片长度：1268mm撕裂率：≤0.3%     漏检率：≤0.3%","T201937370040","2024-10-24","1.25","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1310,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","台州吉谷农业机械有限公司","双人茶树修剪机","3CXP-1000A","作业幅宽:1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","结构形式：双人抬式；汽油机标定功率：1.05kW；传动方式：软轴传动；作业幅宽：1000mm","T202033330305","2026-03-04","1.05","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1311,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏德源制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","管径＜65mm；整机尺寸（mm）:3100×1580×1500；整机质量（kg）:420；PE管规格（mmxm）:Ø50x180；有效喷洒长度（m）：≥180；绞盘卷绕层数：4层，入机流量（m3/h）:8.5-19.8；入机压力（MPa）:0.45-0.76；喷嘴直径（mm）Ø10-14；水涡轮型号：TX10。","T202032320492","2025-12-30","0.00","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1312,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP50-150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）(含喷头车、牵引装置)： 2870×1530×1650mm、绞盘回卷驱动方式：水涡轮、绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡、绞盘水平转向角度：0°、绞盘卷绕层数：4、卷管材质：PE、卷管外径：φ50mm、卷管壁厚：4.7mm、卷管长度：148m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1420～2000mm、喷头车通过间隙：470mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号： PY40、配套水泵额定流量：15～25 m3/h 、配套水泵扬程：55～78m、配套水泵额定功率：5.5～7.5KW、运输间隙：170mm","T202032320489","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1313,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏慧博灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","整机尺寸：3140*1440*1390整机质量：430kg 有效喷洒长度≧180 入机流量5.5-19.7m3/h 入机压力0.35-0.76MPa PE 管规格Φ50*160 喷嘴直径Φ10-14 水涡轮型号 TX10 喷洒移动速度均匀性系数≦20% 喷水射程18.5-30.0mm","T202132320572","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1314,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏佳润喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:160m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3100×1580×1500(含喷头车、牵引装置、主机)；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速；绞盘水平转向角度（º）：0；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE；卷管外径（mm）：φ50；卷管壁厚（mm）：5.3；卷管长度（m）:160;喷头车型式:龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距（mm）：1000～1700；喷头车通过间隙（mm）：600；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC30；配套水泵额定流量（m³/h）：5.5～19.7；配套水泵扬程（m）：35～78；配套水泵额定功率（kW）：5.5～7.5；运输间隙（mm）：230；","T202132320570","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1315,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：3100×1430×1500；卷管材质：PE；管径=50mm；卷管壁厚：5mm；卷管长度=150m;","T202132320541","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1316,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","徐州振丰原喷灌设备有限公司","轻型卷盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:180m;绞盘式:是 ","外形尺寸3400*1540*1500mm;卷管外径:Φ50mm;卷管长度:180m;喷头车轮距：1050-2450mm;喷头车通过间隙：600mm;配套水泵额定流量：5.5-20m3/h;配套水泵扬程：52-78m;运输间隙：200mm;","T202032320499","2025-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1317,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65—75mm绞盘式喷灌机","山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司","移动绞盘式喷灌机","8PJP-65/300","管径:65mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1350,外形尺寸(长×宽×高)mm:5000×1900×2320,卷盘装置绞盘架直径mm:1800,宽度(内)mm:1650,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.49-0.95,外径mm:65,壁厚mm:5.2,长度m:300,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1800,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR101,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:20,流量m3/h:28,射程m:38,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量m3/h:50,配套拖拉机功率kW:30。","T202137370314","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1318,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","德邦大为（佳木斯）农机有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300卷盘式喷灌机\n外形尺寸(长×宽×高)mm：5400×2260×2600\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮动力驱动\n绞盘回卷变速方式：调节进水口开度或改变带轮传动比\n绞盘水平转向角度：280º\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE管材\n卷管外径mm：75\n卷管壁厚mm：6.5\n卷管长度mm：300\n喷头车型式：龙门架式\n喷头车驱动方式牵引式\n喷头车轮距mm：最小：1860   最大：2600\n喷头车通过间隙mm：1300\n喷射装置型式：垂直摇臂式\n喷射装置数量：1\n喷射装置型号：GRP-75型\n配套水泵额定流：25m3/h\n配套水泵扬程：50m\n运输间隙：270mm","T202023230093","2025-10-11","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1319,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","黑龙江东部节水设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）(mm)=5150×2540×3000","T202123230167","2026-07-05","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1320,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","华雨灌溉设备制造有限公司","卷盘式喷灌机","8PJP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：8PJP75-300型卷盘式喷灌机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5500×1800×2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：减速机；绞盘水平转向角度：180°；绞盘卷线层数：5层；卷管材质：聚乙烯管；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6～7mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：两轮护驾车；喷头车驱动方式：PE管牵引；喷头车轮距：1600～2800mm；喷头车通过间隙：1200mm；喷射装置型式：摇臂式；喷射装置数量：1个；喷射装置型号：PYC50；喷射装置工作压力：0.3～0.5MPa；喷射装置流量：13～30m3/h；喷射装置射程：20～30m；配套水泵额定流量：32m3/h；配套水泵扬程：52m；配套水泵额定功率：7.5kW；运输间隙：280mm。","黑垦鉴2019109","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1321,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","吉林省广立农业机械制造有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-350","管径:75mm;卷管长度:350m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4900×1860×2600；卷管外径（mm）：75；卷管长度（m）：350；卷管卷管材质：PE；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；喷头车型式：龙门架式；喷射装置型式：垂直摇臂式；配套水泵额定功率（kW）：15～18.5；配套水泵扬程（m）：78","T202122220102","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1322,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","吉林省广立农业机械制造有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5000×1860×3000；卷管外径（mm）：75；卷管长度（m）：400；卷管卷管材质：PE；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；喷头车型式：龙门架式；喷射装置型式：垂直摇臂式；配套水泵额定功率（kW）：15～18.5；配套水泵扬程（m）：78","T202122220103","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1323,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","吉林省广立农业机械制造有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-450","管径:75mm;卷管长度:450m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5000×1860×3000；卷管外径（mm）：75；卷管长度（m）：450；卷管卷管材质：PE；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；喷头车型式：龙门架式；喷射装置型式：垂直摇臂式；配套水泵额定功率（kW）：15～18.5；配套水泵扬程（m）：78","T202122220104","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1324,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏德源制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式；75mm≤管径＜85mm；整机尺寸（mm）:5190×1900×2620；整机质量（kg）:1550；PE管规格（mmxm）:Ø75x300；有效喷洒长度（m）：≥300；绞盘卷绕层数：5层，入机流量（m3/h）:15-37.8；入机压力（MPa）:0.50-0.85；喷嘴直径（mm）Ø14-26；水涡轮型号：TX20。","T202032320493","2025-12-30","0.00","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1325,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：3490×1500×2620mm(不含喷头车、牵引装置)；5135×2010×2700mm(含喷头车、牵引装置)、绞盘回卷驱动方式：水涡轮、绞盘回卷变速方式： 阀门+变速箱换挡、绞盘水平转向角度：0～270°、绞盘卷绕层数：5、卷管材质：PE、卷管外径：φ75mm、卷管壁厚：6.3mm、卷管长度：300m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1300～2800mm、喷头车通过间隙：1220mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号：PYC50、配套水泵额定流量 ：25～40m3/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：9.2～15kW、运输间隙：230mm","T202032320490","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1326,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300/D","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300/D型电动卷盘式喷灌机、外形尺寸(长×宽×高)：5150×2010×2700mm(含喷头车、牵引装置、主机)、绞盘回卷驱动方式：电机驱动、绞盘回卷变速方式：电机+控制器调速+变速箱调速、绞盘水平转向角度：0～270º、绞盘卷绕层数：5、卷管材质：PE、卷管外径：φ75mm、卷管壁厚：6.3mm、卷管长度：300m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1400～2800mm、喷头车通过间隙：1200mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号：HY50、PYC60、10497、10134、配套水泵额定流量：25～40m³/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：9.2～18.5 kW、运输间隙：300mm","T202132320366","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1327,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","PE管直径75mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）1930kg，结构尺寸3780×2000×3210mm，喷嘴直径16～22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量15～38m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0098）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1328,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400/D","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-400/D型电动卷盘式喷灌机、外形尺寸(长×宽×高)：5215×2010×3090mm(含喷头车、牵引装置、主机)、绞盘回卷驱动方式：电机驱动、绞盘回卷变速方式：电机+控制器调速+变速箱调速、绞盘水平转向角度：0～270º）、绞盘卷绕层数：6、卷管材质：PE、卷管外径：φ75mm、卷管壁厚：6.3mm、卷管长度：400m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1400～2800mm、喷头车通过间隙：1200mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号：HY50、PYC60、10497、10134、配套水泵额定流量：25～40m³/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：9.2～18.5 kW、运输间隙：300mm","T202132320368","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1329,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-500","管径:75mm;卷管长度:500m;绞盘式:是 ","PE管直径75mm，有效喷洒长度520m，喷灌机质量（不含水）2280kg，结构尺寸4100×2380×3430mm，喷嘴直径16～22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量15～37m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0099）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1330,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏慧博灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","机构尺寸(长*宽*高)4860*1860*2620mm喷灌机质量1600kg配套动力15kwPE管直径Φ75mm有效喷洒长度≧300m喷嘴直径Φ14-26mm水涡轮型号:TX20入机压力0.45-1.00MPa入机流量:13.0-45.0m3/h组合喷洒均匀度CU≧85%喷头移动速度均匀性≦20%喷灌条带幅宽31.5-51.2mm组合喷洒强度≧6mm/h","T202132320573","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1331,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏佳润喷灌设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:5190×2020×3145(含喷头车、牵引装置、主机)；绞盘回卷驱动方式:水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速；绞盘水平转向角度（º）：0～270；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE；卷管外径（mm）：φ75；卷管壁厚（mm）：6.3；卷管长度（m）：270；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距（mm）：1250～2300；喷头车通过间隙（mm）：1300；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC50；配套水泵额定流量（m³/h）：13～45；配套水泵扬程（m）：55～100；配套水泵额定功率（kW）：9.2～15；运输间隙(mm):260;","T202132320571","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1332,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏龙润灌排有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4530×1980×2650（含喷头车、牵引装置、主机）\n绞盘回卷驱动方式\t/\t水涡轮\n绞盘回卷变速方式\t/\t阀门+变速箱换挡+皮带轮变速\n绞盘水平转向角度\t（º）\t0～270\n绞盘卷绕层数\t/\t5\n卷管材质\t/\tPE\n卷管外径\tmm\tφ75\n卷管壁厚\tmm\t6.3\n卷管长度\tm\t300\n喷头车型式\t/\t龙门架式\n喷头车驱动方式\t/\t牵引式\n喷头车轮距\tmm\t1500～2800\n喷头车通过间隙\tmm\t1200\n喷射装置型式\t/\t旋转式喷枪\n喷射装置数量\t/\t1\n喷射装置型号\t/\tPYC50\n配套水泵额定流量\tm3/h\t25～40\n配套水泵扬程\tm\t78～104\n配套水泵额定功率\tkW\t9.2～15\n运输间隙\tmm\t250","T202232320043","2027-03-31","15","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1333,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏龙润灌排有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:4000m;绞盘式:是 ","型号名称\t/\tJP75-400型卷盘式喷灌机\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4950×2020×3065\n(含喷头车、牵引装置、主机)\n绞盘回卷驱动方式\t/\t水涡轮\n绞盘回卷变速方式\t/\t阀门+变速箱换挡+皮带轮变速\n绞盘水平转向角度\t（º）\t0～270\n绞盘卷绕层数\t/\t6\n卷管材质\t/\tPE\n卷管外径\tmm\tφ75\n卷管壁厚\tmm\t6.3\n卷管长度\tm\t400\n喷头车型式\t/\t龙门架式\n喷头车驱动方式\t/\t牵引式\n喷头车轮距\tmm\t1500～2800\n喷头车通过间隙\tmm\t1300\n喷射装置型式\t/\t旋转式喷枪\n喷射装置数量\t/\t1\n喷射装置型号\t/\tPYC50\n配套水泵额定流量\tm3/h\t25～40\n配套水泵扬程\tm\t78～104\n配套水泵额定功率\tkW\t9.2～15\n运输间隙\tmm\t270","T202232320042","2027-03-31","22","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1334,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：5190×1800×2620；卷管材质：PE；管径=75mm;卷管壁厚：6.8mm；卷管长度=300m;","T202132320542","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1335,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","青州市隆科农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","8JP-75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷管外径mm75；\n\n外形尺寸（长×宽×高）mm4500×2030×2620；绞盘回卷驱动方式/水涡轮；绞盘回卷变速方式/变速箱；绞盘水平转向角度（º）20～320；绞盘卷绕层数/5；卷管材质/PE管；卷管壁厚mm6.8；卷管长度mm300000；喷头车型式/龙门架式；喷头车驱动方式/牵引式；喷头车轮距mm1500～2200；喷头车通过间隙mm1050；喷射装置型式/摇臂式喷枪；喷射装置数量/1；喷射装置型号/DL50；配套水泵额定流量m3/h20～50；配套水泵扬程m30～168；配套水泵额定功率kW3～22；运输间隙mm250","T202137370274","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1336,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","青州市翔云农业装备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸：5100×2000×2620mm; 绞盘回卷驱动方式：电动机；卷管外径:Φ75mm;卷管长度:300m;喷头车轮距：1800-2700mm;喷头车通过间隙：1150mm;配套水泵额定流量：20-55m3/h;配套水泵扬程：50-100m;运输间隙：230mm;","T202137370273","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1337,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司","移动绞盘式喷灌机","8PJP-75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1600,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500×2300×2660,卷盘装置绞盘架直径mm:2000,宽度(内)mm:1850,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.3-0.5,外径mm:75,壁厚mm:6.3,长度m:300,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1800,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR101,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:20,流量m3/h:28,射程m:38,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量m3/h:50,配套拖拉机功率kW:30。","黑垦鉴2018112","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1338,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司","移动绞盘式喷灌机","8PJP-75/400A","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1880,外形尺寸(长×宽×高)mm:5750×2150×2950,卷盘装置绞盘架直径mm:2400,宽度(内)mm:1900,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.52-0.93,外径mm:75,壁厚mm:6.3,长度m:400,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1800,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR101,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:20,流量m3/h:32,射程m:38,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量m3/h:50,配套拖拉机功率kW:30。","T202137370317","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1339,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","山东科沃节水灌溉设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300型绞盘式喷灌机；外形尺寸(长×宽×高)4960×1800×2590；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：变速箱；绞盘水平转向角度：20～320(°)；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE管；卷管外径：75mm；卷管壁厚：5.8mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1350～2600mm；喷头车通过间隙：1150mm；喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：DLW-50；配套水泵额定流量：25～50m³/h；配套水泵扬程：50～78m；配套水泵额定功率：7.5～15KW；运输间隙：260mm；","T202137370319","2026-08-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1340,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","松原市永和农业服务有限责任公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4900×1860×2600；卷管外径（mm）：75；卷管长度（m）：300；卷管卷管材质：PE；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；喷头车型式：龙门架式；喷射装置型式：垂直摇臂式；配套水泵额定功率（kW）：18.5；配套水泵扬程（m）：78","T202122220107","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1341,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","松原市永和农业服务有限责任公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5000×1860×3000；卷管外径（mm）：75；卷管长度（m）：400；卷管卷管材质：PE；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；喷头车型式：龙门架式；喷射装置型式：垂直摇臂式；配套水泵额定功率（kW）：18.5；配套水泵扬程（m）：78","T202122220108","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1342,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","松原市永和农业服务有限责任公司","卷盘式喷灌机","JP75-500","管径:75mm;卷管长度:500m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5000×1870×3100；卷管外径（mm）：75；卷管长度（m）：500；卷管卷管材质：PE；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；喷头车型式：龙门架式；喷射装置型式：垂直摇臂式；配套水泵额定功率（kW）：18.5；配套水泵扬程（m）：78","T202122220109","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1343,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","泰安市霖丰机械科技有限公司","绞盘式喷灌机","JP75","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","P75型绞盘式喷灌机；2.外形尺寸：5300×1900×2660mm；3.绞盘回卷驱动方式：水涡轮；4.绞盘回卷变速方式：变速箱；5.绞盘水平转向角度：20~320°；6.绞盘卷绕层数：5层；7.卷管材质：PE管；8.卷管外径：75mm；9.卷管壁厚：6.0mm；10.卷管长度：300000mm；11.喷头车型式：龙门架式；12.喷头车驱动方式：牵引式；13.喷头车轮距：1450~2800mm；14.喷头车通过间隙：1150mm；15.喷射装置型式：摇臂式喷枪；16.喷射装置数量：1；17.喷射装置型号：KOMET-TWIN101；18.配套水泵额定流量：15~40m³/h；19.配套水泵扬程：54~100m；20.配套水泵额定功率：5.5~22KW；21.运输间隙：280mm。","T202037370062","2025-07-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1344,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州沣田农业装备机械有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","长宽高 5135×2000×2700（含喷头车、牵引装置、主机),绞盘回卷驱动方式水涡轮,绞盘回卷变速方式阀门+变速箱换挡+皮带轮变速,绞盘水平转向角度0～270º,绞盘卷绕层数5层，卷管外径φ75mm，卷管壁厚6.3mm,卷管长度300m,喷头车轮距1300～2800mm,喷头车通过间隙1220mm,配套水泵额定流量25～40m3/h,配套水泵扬程78～104m,配套水泵额定功率9.2～15KW,运输间隙230mm","T202132320387","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1345,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州沣田农业装备机械有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm5235×2010×3065(含喷头车、牵引装置、主机),绞盘回卷驱动方式水涡轮,绞盘回卷变速方式阀门+变速箱换挡+皮带轮变速,绞盘水平转向角度0～270º,绞盘卷绕层数6层卷管材质PE卷管外径φ75mm，卷管壁厚6.3mm，卷管长度400m，喷头车轮距1300～2800mm，喷头车通过间隙1220mm，配套水泵额定流量25～40m3/h，配套水泵扬程78～104m，配套水泵额定功率9.2～15kW，运输间隙270mm","T202132320388","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1346,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州泉韵水利科技发展有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","喷头车轮距 mm 1500～2800 \n喷头车通过间隙 mm 1200 \n喷射装置型式 / 旋转式喷枪 \n喷射装置数量 / 1 \n喷射装置型号 / PYC50 \n配套水泵额定流量 m3/h 25～40 \n配套水泵扬程 m 78～104 \n配套水泵额定功率 kW 9.2～15 \n运输间隙 mm 250","T202232320044","2027-03-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1347,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州振丰原喷灌设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸5190*1800*2620mm;卷管外径:Φ75mm;卷管长度:300m;喷头车轮距：1300-2800mm;喷头车通过间隙：1200mm;配套水泵额定流量：25-52m3/h;配套水泵扬程：78-104m;运输间隙：260mm;","T202032320500","2025-12-30","13","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1348,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏德源制泵有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式；管径≥85mm；整机尺寸（mm）:5400×1920×3050；整机质量（kg）:2140；PE管规格（mmxm）:Ø90x300；有效喷洒长度（m）：≥300；绞盘卷绕层数：5层，入机流量（m3/h）:25-54；入机压力（MPa）:0.70-1.0；喷嘴直径（mm）Ø16-26；水涡轮型号：TX20。","T202032320494","2025-12-30","0.00","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1349,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP110-500","管径:110mm;卷管长度:500m;绞盘式:是 ","PE管直径110mm，有效喷洒长度530m，喷灌机质量（不含水）3900kg，结构尺寸5800×2200×3400mm，喷嘴直径20～26mm，水涡轮型号：110冲击式，入机压力0.55～1.10MPa，入机流量43～73m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0101）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1350,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高：3780×2000×3210mm(不含喷头车、牵引装置)；5390×2010×3100mm(含喷头车、牵引装置)、绞盘回卷驱动方式：水涡轮、绞盘回卷变速方式： 阀门+变速箱换挡、绞盘水平转向角度 ：0～270°、绞盘卷绕层数：5、卷管材质：PE、卷管外径：φ90mm、卷管壁厚：8.2mm、卷管长度：300m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1800～2800mm、喷头车通过间隙 ：1240mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号：PYC50、配套水泵额定流量：40～50m3/h 、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：15～22kW、运输间隙：270mm","T202032320491","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1351,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300/D","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP90-300/D型电动卷盘式喷灌机、外形尺寸(长×宽×高)：5215×2010×3090mm(含喷头车、牵引装置、主机)、绞盘回卷驱动方式：电机驱动、绞盘回卷变速方式：电机+控制器调速+变速箱调速、绞盘水平转向角度：0～270º）、绞盘卷绕层数：5、卷管材质：PE、卷管外径：φ90、卷管壁厚：8.2mm、卷管长度：300m喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1400～2800mm、喷头车通过间隙：1200mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1、喷射装置型号：HY50、PYC60、10497、10134、配套水泵额定流量：40～65m³/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：15～30kW、运输间隙：300mm","T202132320367","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1352,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏华源节水股份有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-400","管径:90mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","PE管直径90mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）2900kg，结构尺寸5600×2000×3400mm，喷嘴直径18～24mm，水涡轮型号：90冲击式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量25～54m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%","苏农机（2019）第（0100）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1353,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏龙润灌排有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称\t/\tJP90-300型卷盘式喷灌机\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4950×2020×3065\n(含喷头车、牵引装置、主机)\n绞盘回卷驱动方式\t/\t水涡轮\n绞盘回卷变速方式\t/\t阀门+变速箱换挡+皮带轮变速\n绞盘水平转向角度\t（º）\t0～270\n绞盘卷绕层数\t/\t5\n卷管材质\t/\tPE\n卷管外径\tmm\tφ90\n卷管壁厚\tmm\t8.2\n卷管长度\tm\t300\n喷头车型式\t/\t龙门架式\n喷头车驱动方式\t/\t牵引式\n喷头车轮距\tmm\t1500～2800\n喷头车通过间隙\tmm\t1300\n喷射装置型式\t/\t旋转式喷枪\n喷射装置数量\t/\t1\n喷射装置型号\t/\tPYC50\n配套水泵额定流量\tm3/h\t40～50\n配套水泵扬程\tm\t78～117\n配套水泵额定功率\tkW\t15～22\n运输间隙\tmm\t270","T202232320041","2027-03-31","22","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1354,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏天水灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP90/300型卷盘式喷灌机\n外形尺寸（长×宽×号）：5400×2013×3030mm(含喷头车、牵引装置、主机)\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速\n绞盘水平转向角度：0～270（°）\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE\n卷管外径：φ90mm\n卷管壁厚：8.2mm\n卷管长度：300m\n喷头车型式：龙门架式\n喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距：1320～2860mm\n喷头车通过间隙：1340mm\n喷射装置型式：旋转式喷枪\n喷射装置数量：1\n喷射装置型号：PYC50\n配套水泵额定流量：40～50m³/h\n配套水泵扬程：78～117m\n配套水泵额定功率：15～22kw\n运输间隙：280mm","T202232320018","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1355,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：5400×1980×3050；卷管材质：PE；管径=90mm;卷管壁厚：6.8mm；卷管长度=300m;","T202132320543","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1356,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","青州市隆科农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","8JP-90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷管外径mm90；\n\n外形尺寸（长×宽×高）mm4500×2030×2800；绞盘回卷驱动方式/水涡轮；绞盘回卷变速方式/变速箱；绞盘水平转向角度（º）20～320；绞盘卷绕层数/5；卷管材质/PE管；卷管壁厚mm8.2；卷管长度mm300000；喷头车型式/龙门架式；车驱动方式/牵引式；喷头车轮距mm1500～2200；喷头车通过间隙mm1050；喷射装置型式/摇臂式喷枪；喷射装置数量/1；喷射装置型号/DL50；配套水泵额定流量m3/h30～60；配套水泵扬程m40～168；配套水泵额定功率kW5.5～22；运输间隙mm250；","T202137370275","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1357,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司","移动绞盘式喷灌机","8PJP-85/320","管径:85mm;卷管长度:320m;绞盘式:是 ","结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1880,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500×2300×3060,卷盘装置绞盘架直径mm:2400,宽度(内)mm:1900,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.3-0.5,外径mm:85,壁厚mm:6.7,长度m:320,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1900,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR140,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:24,流量m3/h:30,射程m:29,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量m3/h:50,配套拖拉机功率kW:30。","黑垦鉴2018113","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1358,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司","移动绞盘式喷灌机","8PJP-90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1880,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500×2300×3060,卷盘装置绞盘架直径mm:2400,宽度(内)mm:1900,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.3-0.5,外径mm:85,壁厚mm:6.7,长度m:320,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1900,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR140,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:24,流量m3/h:30,射程m:29,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量m3/h:50,配套拖拉机功率kW:30。","T202137370315","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1359,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","山东旭源农业机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP90-300/D","管径:90mm;卷管长度:300000m;绞盘式:是 ","外形尺寸5100*1900*3050mm 卷盘回卷驱动方式：电动机 绞盘水平转向角度：20-320° 卷管材质：PE管 卷管外径:90mm 卷管壁厚：8.2mm 卷管长度：300000mm 喷头车轮距：1300-2400mm 喷头车通过间隙：1200mm","T202137370536","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1360,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","徐州大有灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长X宽X高）：4900（mm）X1900（mm）X3005（mm）\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+变速箱换挡+皮带轮变速\n绞盘水平转向角度（°）0-270\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE\n卷管外径（mm）：φ90\n卷管壁厚（mm）：8.2\n卷管长度（m）：300\n喷头车形式：龙门架式\n喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距（mm）：1525-2900\n喷头车通过间隙（mm）：1337\n喷射装置形式：旋转式喷枪\n喷射装置数量：1\n喷射装置型号：PYC50\n配套水泵额定流量（m³/h）：40-50\n配套水泵扬程（m）：78-117\n配套水泵额定功率（KW）：15-22\n运输间隙（mm）：272","T202232320019","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1361,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","徐州沣田农业装备机械有限公司","卷盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm5235×2010×3065(含喷头车、牵引装置、主机)，绞盘回卷驱动方式水涡轮，绞盘回卷变速方式阀门+变速箱换挡+皮带轮变速，绞盘水平转向角度0～270º绞盘卷绕层数5层卷管材质PE，卷管外径φ90mm卷管壁厚8.2mm，卷管长度300m喷头车型式龙门架式，喷头车驱动方式牵引式，喷头车轮距1300～2800mm，喷头车通过间隙mm1240，喷射装置型式旋转式喷枪，喷射装置数量1，喷射装置型号PYC50，配套水泵额定流量40～50m3/h，配套水泵扬程78～117m，配套水泵额定功率15～22kW，运输间隙270mm","T202132320389","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1362,"灌溉机械","微灌设备","灌溉首部","流量80—130m³/h灌溉首部","南昌市恒富机械设备有限公司","灌溉首部","8GD-85","流量:85m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等):是 ","型号名称：8GD-85型灌溉首部；结构型式：移动式；控制形式：人工控制；输出管道内劲：75mm；额定流量：85m³/h；额定流量下扬程：11m；动力与水泵联接方式：直联；过滤器型号名称：网片式过滤器；过滤器结构类型：网片式；过滤器过流能力：100m³/h；过滤器孔眼尺寸：100目；过滤器数量：1；动力型号名称：Y100型电动机；动力额定功率：5.5kw；动力额定转速：2900r/min；水泵型号名称：wp-80型离心泵；水泵保证流量：85m³/h；水泵保证扬程：11m；水泵规定转速：2800r/min；施肥一体化装置结构形式：文丘里式；施肥一体化装置肥罐数量：1；施肥一体化装置单个肥罐容量：0.02m³；施肥一体化装置配肥方式：人工","T202132320557","2026-12-29","5.5","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1363,"灌溉机械","微灌设备","灌溉首部","流量80—130m³/h灌溉首部","南昌市恒富机械设备有限公司","灌溉首部","8GQ-100","流量:100m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等):是 ","型号名称：8GQ-100型灌溉首部；结构型式：移动式；控制形式：人工控制；输出管道内劲：75mm；额定流量：100m³/h；额定流量下扬程：25m；动力与水泵联接方式：直联；过滤器型号名称：网片式过滤器；过滤器结构类型：网片式；过滤器过流能力：100m³/h；过滤器孔眼尺寸：100目；过滤器数量：1；动力型号名称：188F型汽油机；动力额定功率：8.6kw；动力额定转速：3600r/min；水泵型号名称：wp-100型离心泵；水泵保证流量：100m³/h；水泵保证扬程：25m；水泵规定转速：2800r/min；施肥一体化装置结构形式：文丘里式；施肥一体化装置肥罐数量：1；施肥一体化装置单个肥罐容量：0.02m³；施肥一体化装置配肥方式：人工","T202132320558","2026-12-29","8.6","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1364,"收获机械","粮食作物收获机械","脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","北镇市兴农机械制造有限公司","机动脱粒机","5TY-88-250B","生产率:10t/h","工作状态外形尺寸（长×宽×高）5200mm×1740mm×1900mm 配套动力16.2～20.6kW 筛体尺寸（长×宽）1440mm×810mm 风扇风扇直径Φ500/Φ500mm 生产率（工作量）10000～20000kg/h","辽2019024","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1365,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5B(W100)","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T202100121211","2026-12-30","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1366,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6A(W100)","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T202100121207","2026-12-30","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1367,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6C(W100)","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T202100121210","2026-12-30","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1368,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-10F","全喂入:是 ;喂入量:10.0kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量（kg/s）：10.0；结构型式：轮式自走全喂入式；喂入方式：全喂入；配套发动机型号：YCA05190-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：140；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6610×3450×3410；结构质量（kg）：5700；割台宽度（mm）：3000；最小离地间隙（mm）：450；割刀型式：标Ⅱ型；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；驱动方式：两驱；制动器型式(前、后)：制动钳（前）+制动毂（后）；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；驱动型式(前、后)：液压驱动；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1750；驱动轮轮距（mm）：2000；轴距（mm）：3030；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320479","2026-12-29","140","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1369,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:8kg/s；结构型式:全喂入；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:6940×3050×3360；结构质量(KG):5890；割台宽度：:2580mm；割刀型式:Ⅱ型；拨禾轮型式:偏心弹齿式；脱粒机构布置方式:切流+横轴流；凹板筛型式:栅格式；复脱器型式:搓板式；变速箱类型:机械式；驱动方式:四轮前驱；制动器型式:驱动轮盘式/导向轮鼓式；驱动桥型式:机械驱动；驾驶室类型:普通式；轮胎规格:前轮15-24/后轮10.0/75-15.3；","T202100131254","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1370,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-9","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:9kg/s；结构型式:全喂入；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)MM:6950×3120×3360；结构质量(kg):5975；割台宽度(全喂入):2750mm；割刀型式:Ⅱ型；拨禾轮型式:偏心弹齿式；脱粒机构布置方式(全喂入):切流+横轴流；凹；驾驶室类型:普通式；幅宽:2750mm；.卸粮方式:机械式；轮胎规格:前轮15-24/后轮10.0/75-15.3；","T202100131252","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1371,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B1","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7080×3100×3360；结构质量（kg）：5600；割台工作幅宽（mm）：2750；最小离地间隙（mm)：280；割刀型式 ：Ⅱ；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向布置；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：揉搓冲击式；变速机构型式：机械式+无级变速式；驱动方式：两驱；制动器型式：前：钳盘式、后：鼓式；驱动桥型式：前：机械驱动、后：/；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：/；位置：/；幅宽：/。卸粮方式：机械自动卸粮；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","T202100411838","2026-12-30","128.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1372,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东江华机械制造有限公司","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：轮式自走全喂入式；功率kw：132；转速r/min：2300；外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×3200×3350;割台工作幅宽mm:2750；最小离地间隙mm：370；割刀型式：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式；脱粒滚筒数量（个）：1；主脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长）mm：∅700×2520；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：回馈脱粒；风扇型式：离心蜗壳式；风扇数量（个）：1；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距mm:2960;导向轮轮距mm：1700；驱动轮轮距mm：1950；变速机构型式：液压无级变速器（HST)+机械变速箱；驱动型式（前、后）：液压驱动；驱动方式：两驱；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮","T202100120732","2026-08-31","132","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1373,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东金大丰机械有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-8","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：6700×3140×3380；割台工作幅宽（mm）：2750；\n最小离地间隙（mm）：320；割刀型式：国标Ⅱ型；喂入量（kg/s）：8；割台搅龙型式：螺旋推运式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径（mm）：Φ1000；脱粒机构布置方式：切流滚筒(副)+横向轴流滚筒(主)；脱粒滚筒数量（个）：2；主脱粒滚筒型式：纹杆+钉齿式；副脱粒滚筒型式：板齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ550×1700；副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ500×900；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：搓板式；驱动方式：两驱；制动器型式（前、后）：盘式、鼓式；变速机构型式：机械式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1810；驱动轮轮距（mm）：1920；轴距（mm）：2767；","T202142420331","2026-11-23","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1374,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东金大丰机械有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-8B","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6400×3100×3420；整机质量（kg）：5400；割台工作幅宽（mm）：2750；最小离地间隙（mm）：360；喂入量（kg/s）：8；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径（mm）：Φ900；拨禾轮板数（个）：5；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式；脱粒滚筒数量（个）：1；主脱粒滚筒型式;纵向轴流杆齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ700×2520；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：杂余回滚筒；驱动方式：两驱；\n制动器型式（前、后）：前制动盘＋后制动盘；变速机构型式：液压无级变速器(HST)＋机械变速箱；驱动型式（前、后）：机械驱动；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：14.9-24；导向轮轮距（mm）：1700；驱动轮轮距（mm）：1900；\n轴距（mm）：2980；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮；","T202100141286","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1375,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东金大丰机械有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-9","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：6700×3390×3380；整机质量（kg）：6100；\n割台工作幅宽（mm）：3000；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式：国标Ⅱ型；喂入量（kg/s）：9；\n割台搅龙型式：螺旋推运式；拨禾轮直径（mm）：Φ1000；拨禾轮板数（个）：5；脱粒机构布置方式：切流滚筒(副)+横向轴流滚筒(主)；脱粒滚筒数量（个）：2；主脱粒滚筒型式：纹杆+钉齿式；副脱粒滚筒型式：板齿式；\n主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ550×1700；副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ500×900；凹板筛型式：栅格式；\n复脱方式：搓盘式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：Φ450；风扇数量（个）：1；驱动方式：两驱；\n制动器型式（前、后）：前制动盘＋后制动鼓；变速机构型式：机械三档+无级变速轮；驱动型式（前、后）：前：机械驱动 后：无；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1800；驱动轮轮距（mm）：1920；轴距（mm）：2782；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；","T202100371762","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1376,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式纵轴流谷物联合收割机","4LZ-8.0C","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：轮式、自走、全喂入；喂入量：8.0kg/s；配套发动机额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7200×3130×3650mm；整机使用质量：6000kg；割台工作幅宽：2750mm；最小离地间隙：325mm；作业效率小时生产率：0.6～1.3h㎡/h。","T202100371747","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1377,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","型号名称：4LZ-8自走式谷物联合收割机；结构型式：自走轮式 全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高) mm：6450×3250×3380；整机质量kg：5800；割台工作幅宽mm：2750；最小离地间隙mm：360；割刀型式：Ⅱ型；喂入量kg/s：8；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量(个)：1；主脱粒滚筒型式：纹杆+钉齿；凹板筛型式：栅格式；驱动方式：两驱；制动器型式（前、后）：盘式（前）、 鼓式（后）；变速机构型式：液压无极变速器+机械Ⅱ档变速箱；驱动型式：液压驱动；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202100120731","2026-08-31","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1378,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式谷物联合收获机","4LZ-8","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","型号规格：4LZ-8；结构型式：自走式；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机型号：YC4A175-T301；结构型式：立式、直立、水冷、四冲程；配套发动机气缸数量：4；额定功率：129KW；额定转速：2300r/min；工作外形尺寸（长×宽×高）：7300×3500×3435mm；整机使用质量：7500kg；割台宽度： 3250mm；割台型式：往复式；喂入量 ：8kg/s；最小离地间隙：360mm；作业档位：一/二；作业速度：1.5km/h～9.0km/h；作业小时生产率：0.5hm2/h～1.5hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；割台搅龙形式：螺旋输出器；拨禾轮形式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ1000mm；拨禾轮板数：6个；脱粒机构布置方式：纵置；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒型式：单纵轴流锥形组合滚筒；主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：580×3240mm；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：杂余返回滚筒复脱；风扇型式：离心/扇板式；风扇直径：450mm；风扇数量：1个；驱动方式4×4；制动器型式（前、后）：盘式制动（前）/无(后)；变速机构型式：机械三挡+液压无极变速；驱动桥型式（前、后）：静液压驱动；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动桥轮胎规格：15-24；导向轮轮距：1950mm；驱动轮轮距：1950mm；轴距：2950mm；驾驶室类型：普通；茎杆切碎器型式：圆盘刀切碎；卸粮方式：机械自动卸粮；排放阶段:第三阶段","T20190606075","2024-12-31","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1379,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-10R","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","T202100371735","2026-12-30","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1380,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-12K","全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s","T202100371761","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1381,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8V","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202100371737","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1382,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8V1","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202100371736","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1383,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13A(C440）","全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T202100121208","2026-12-30","175","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1384,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13C(C440)","全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T202100121208","2026-12-30","175","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1385,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州中联收获机械有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9L","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式，配套发动机：128.7KW，工作状态外形尺寸：7300×3050×3420mm,整机质量：6010kg,喂入量：9kg/s，割台宽度：2840mm，脱粒机构布置方式：切流式+纵轴流式，脱粒滚筒：2个，轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1770mm,驱动轮1920mm,轴距：2730mm","T202168680016","2025-12-31","128.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1386,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中国一拖集团有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B3","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量（kg/s)：8；结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7160×3100×3420；结构质量（kg）：5850；割台宽度（mm）：2750；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：横向布置；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：揉搓冲击式；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；驱动型式：前：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","T202100411836","2026-12-30","132.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1387,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中国一拖集团有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9A2","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7300×3200×3530；结构质量（kg）：7020；割台宽度（mm）：2880；喂入量（kg/s)：9；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：纵向布置；主脱粒滚筒型式：轴流式；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：揉搓冲击式；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；驱动型式：前：液压驱动、机械驱动（选配）；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；茎秆切碎器型式：旋转刀片式。","T202100411837","2026-12-30","139.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1388,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中国一拖集团有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9B1","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7160×3200×3420；结构质量（kg）：5900；割台宽度（mm）：2960；喂入量（kg/s)：9；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：横向布置；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：揉搓冲击式；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；驱动型式（前）：液压驱动、机械驱动（选配）；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","T202100411835","2026-12-30","139.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1389,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-9BZH","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):9；","T202134340477","2026-12-26","129","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1390,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-9K","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s)：9；","T202100341713","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1391,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆鑫源农机股份有限公司","小型收割机","4LZ-1.1LA","全喂入:是 ;喂入量:1.1kg/s;型式:水稻联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构型式 ：履带乘坐式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3300×1500×1550；整机质量kg：630；割台工作宽度mm：1140；最小离地间隙mm：200；平均接地压力kPa：8.4；额定喂入量kg/s： 1.1；档位：前进档、后退档、行走档、快收档、空档、慢收档；作业速度m/s：0.4~1.2；作业小时生产率hm²/h：≥0.06；燃油消耗量kg/hm²：≤35；配套内燃机结构型式：立式、单缸、四冲程；配套内燃机标定功率kW：7.5；配套内燃机标定转速r/min：3600；配套内燃机冷却方式：风冷；配套内燃机缸数：1；配套内燃机起动方式：电启动；配套内燃机燃油种类：柴油；割台型式：卧式；割台升降方式：机动液压；割刀型式：Ⅱ型切割器；割刀总成数量：2；搅龙型式：螺旋伸缩扒指式；搅龙转速r/min：200；搅龙与底板间隙mm：15；拨禾轮型式；偏心弹齿式；拨禾轮直径mm：730；拨禾轮转速r/min：40；拨禾轮板数：4；分扶器：有；中间输送装置型式：链耙式；脱粒滚筒型式：轴流式、杆齿；脱离滚筒尺寸（外径×长度）mm：390×890；脱离滚筒齿高mm：75；脱离滚筒齿数：52；脱离滚筒转速r/min：1100；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：225；风扇转速r/min：3600；风扇数量：1；籽粒输送器类型：刮板式；接粮方式：人工装袋接粮；履带型式：全履带式；履带规格（节距×节数×宽）：79mm×41节×360mm；履带轨距mm：690；变速箱类型：有级式、有倒档；行走离合器型式：张紧轮式；制动器型式：机械摩擦片式；工作离合器型式：张紧轮式；转向方式：机械摩擦片式。","T202250500071","2027-04-01","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1392,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","洋马农机（中国）有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-3.0A","全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称\t：\t4LZ-3.0A型全喂入稻麦联合收割机\n结构型式\t：\t全喂入履带自走式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马发动机（山东）有限公司\n配套发动机牌号型号\t：\t4TNV98T-ZCNRCC\n配套发动机结构型式\t：\t4缸、水冷、单列、立式、4冲程\n配套发动机气缸数量\t缸\t4\n配套发动机标定功率\tkW\t62.5\n配套发动机标定转速\tr/min\t2500\n整机外形尺寸 (长×宽×高)\tmm\t5115×2370×2800\n整机质量\tkg\t3255\n割台工作幅宽\tmm\t2060\n最小离地间隙\tmm\t277\n割刀型式\t：\tⅡ型\n喂入量\tkg/s\t3\n作业挡位\t：\t2\n作业速度\tkm/h\t低速：0～3.42/标准：0～5.58\n作业小时生产率\thm2/h\t0.22～0.56\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t12～24\n割台搅龙型式\t：\t螺旋式\n履带接地压力\tkPa\t19.2\n拨禾轮型式\t：\t偏心弹齿式\n拨禾轮直径\tmm\tφ900、φ940\n拨禾轮板数\t个\t5\n脱粒机构布置方式\t：\t纵轴流式\n脱粒滚筒数量\t个\t1\n主脱粒滚筒型式\t：\t钉齿式\n副脱粒滚筒型式\t：\t/\n主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\tφ640×1850\n副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\t/\n凹板筛型式\t：\t栅格式\n复脱方式\t：\t/\n风扇型式\t：\t离心叶片式\n风扇直径\tmm\tφ375(主)+φ180（二次）+φ156（前）\n风扇数量\t个\t3\n履带节距×节数×宽度\t：\t90mm×51节×500mm\n履带轨距\tmm\t1185\n驱动方式\t：\t/\n制动器型式（前、后）\t：\t干式摩擦式\n变速机构型式\t：\t机械变速+液压无级变速\n驱动型式（前、后）\t：\t/\n导向轮轮胎规格\t：\t/\n驱动轮轮胎规格\t：\t/\n导向轮轮距\tmm\t/\n驱动轮轮距\tmm\t/\n轴距\tmm\t/\n驾驶室类型\t：\t无驾驶室\n茎秆切碎器型式\t：\t/\n卸粮方式\t：\t机械自动卸粮\n打（压）捆机构型式\t：\t/\n打（压）捆机构数量\t个\t/\n打（压）捆机构打结器型式\t：\t/\n打（压）捆机构打结器数量\t个\t/","T202100321507","2026-12-30","62.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1393,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-4.1A(HC868G)","全喂入:是 ;喂入量:4.1kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：4.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸：5058*2541*3225；整机使用质量：3250kg；割台宽度：2000mm；柴油发动机信息：制造商：洋马发动机（山东）有限公司；发动机型号：4TNV98T-ZCNISC；功率：63.9KW；转速：2500r/min；排放阶段：国家第三阶段；","T202142420273","2026-11-23","63.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1394,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-4.1B(ENC888G)","全喂入:是 ;喂入量:4.1kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：4.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸：5604*2664*2870（含切草器）；整机使用质量：3150kg；割台宽度：2000mm；柴油发动机信息：制造商：常柴股份有限公司；发动机型号：4G33TC；功率：65KW；转速：2400r/min；排放阶段：国家第三阶段；","T202142420274","2026-11-23","65","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1395,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EW","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号： 4G33V16-125G31G；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；选配一：配套发动机型号：YC4DK125-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5610×2720×3010；结构质量（kg）：4000；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 21.7 ；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320476","2026-12-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1396,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EWQ","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号： 4G33V16-125G31G；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；选配一：配套发动机型号：YC4DK125-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5640×2700×2950；结构质量（kg）：3830；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 20.7 ；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型： 无驾驶室；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320476","2026-12-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1397,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西鼎立农业机械有限公司","纵向轴流全喂入联合收割机","4LZ-4.0Z","全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;自走型式:自走履带式 ","1 . 型号名称：4LZ-4.0Z型纵向轴流全喂入联合收割机； 2 . 结构型式：履带自走式全喂入； 3 . 发动机结构型式：直列，发动机气缸数：四缸； 生产企业：广西玉柴动力机械有限公司YCD4T23T8-100，功率：73kw 国Ⅲ；YCD4J23T8-100B,功率：73.6kw 国Ⅲ；浙江新柴股份有限公司 4D32RT30/1024,功率：74.8kw 国Ⅲ；额定转速： 2400 r/min；4 . 工作状态外形尺寸 (长×宽×高)： 4950×2650×2700mm ； 5. 整机质量：3100 kg ； 6 . 割台工作幅度：2100mm ； 7. 喂入量：4.0kg/s ； 8. 最小离地间隙：300mm ； 9. 理论作业速度：1.8-5.64km/h ； 10 .作业小时生产率: 0.25-0.46hm²/h ； 11 . 单位作业量燃油消耗量：18.5-40 kg/hm² ； 12. 割刀型式：标准Ⅱ型； 13 . 割台搅龙型式:伸缩式横向输送搅龙； 14. 拨禾轮型式:偏心拨齿式；拨禾轮直径φ900mm ； 拨禾轮板数5个； 15. 脱粒滚筒数量：1 个； 型式：纵向轴流钉齿式； 尺寸(外径×长度)： Φ660×2000mm ； 16. 凹板筛型式：栅格式； 17.风扇型式： 离心式，直径φ346mm； 数量：1个； 18. 履带 规格（节距×节数×宽）：90 mm×51节×450 mm； 轨距：1118 mm ； 19. 驱动型式：机械驱动； 20 .制动器型式：内置湿式摩擦片； 21. 茎秆切碎器型式：外挂刀片旋转式； 22.卸粮方式：机械自动卸粮。","T202136360048","2026-12-29","73.6","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1398,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西良田农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0(LT988)","全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号规格：4LZ-4.0(LT988)；结构形式：履带自走式全喂入；喂入方式：全喂入；喂入量：4.0KG/S；外形尺寸：5015X2560X2820mm(工作状态)；整机使用质量：3140KG；割台宽度：2000MM；履带规格：90MMX51节X450MM(履带式)；国三发动机型号：4C6-100U31；配套功率：74KW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；作业效率：每小时0.2-0.53HM2/H","T202136360044","2026-12-29","81","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1399,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西良田农业机械有限公司","履带自走式全喂入联合收割机","4LZ-5.0","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；喂入方式:全喂入；结构形式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5200×2560×3000mm；整机使用质量：3250kg；割台宽度：2100mm；履带节距×节数×宽度:90mm×53节×450（500）mm；发动机型号：4C6-100U31/4C6110C32、YN4PL113-36CR；配套功率：74/81、83kw；制造商:安徽全柴动力股份有限公司、山东云内动力有限责任公司；作业小时生产率：0.2～0.55hM2/h；发动机排放阶段:国三。","江西省2020第019号","2025-07-12","81","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1400,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西良田农业机械有限公司","履带自走式全喂入联合收割机","4LZ-6.5（LT999）","全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：6.5kg/s；喂入方式:全喂入；结构形式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5700×2890×3060mm；整机使用质量：3800kg；割台宽度：2500mm；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×550（600）mm；发动机型号：4G2-130C32、YC4DK130-T301；配套功率：96kw；制造商:安徽全柴动力股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司；作业小时生产率：0.5～0.9hM2/h；发动机排放阶段:国三。","江西省2020第020号","2025-07-12","96","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1401,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5A","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5580×2420×2880；整机质量（kg）：3300；割台工作幅宽（mm）：2000；最小离地间隙：290mm；喂入量（kg/s）：5；割台搅龙型式：螺旋推运；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径（mm）：\tΦ900；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒；脱粒滚筒数量（个）：1；主脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ620×2000；凹板筛型式：栅格式；履带节距×节数×宽度：90 mm×51节×400mm；履带轨距（mm）：1150；驱动方式：两驱；变速机构型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动型式（前、后）：液压驱动；驾驶室类型：普通式；","T202142420330","2026-11-23","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1402,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","山东金大丰机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5B","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构形式：自走履带式全喂入；割台工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸 (长×宽×高)：5580mm×2420mm×2880mm；最小离地间隙（mm）：290；；喂入量：5kg/s；割台搅龙型式：螺旋推运；履带接地压力（kPa）：≤24；拨禾轮型式：\t偏心弹齿式；拨禾轮直径（mm）：Φ900；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒；脱粒滚筒数量（个）：1；主脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：Φ620×2000；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：Φ400；履带节距×节数×宽：90 mm×51节×400mm；履带轨距（mm）：1150；驱动方式：两驱；变速箱型式：机械变速箱＋液压无级变速器（HST）；驱动型式（前、后）：液压驱动；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式人工接粮：多方位卸粮；","T202142420330","2026-11-23","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1403,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-5","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走全喂入式；外形尺寸（长×宽×高）：5130mm×2520mm×3040mm；整机质量：3650kg；割台宽度：2200mm；喂入量：5kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒型式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格筛；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱类型：液压无极变速(HST)+机械变速箱，茎秆切碎器型式：动刀+定刀（选配）；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；幅宽：840mm。复脱器型式：动刀片+定刀式；接粮方式：机械自动卸粮；配套动力型号：CF4C100G-L,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率：73.6kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320497","2026-12-29","73.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1404,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-7C","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走全喂入式；外形尺寸（长×宽×高）：5890mm×3010mm×2980mm；整机质量：4100kg；割台宽度：2360mm；喂入量：7kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×500mm；履带轨距：1250mm；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；卸粮方式：机械自动卸粮；配套动力型号：CF4D130-S,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率：95.6kw，标定转速：2600r/min，排放标准：第三阶段","T202132320472","2026-12-29","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1405,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5Z","全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式:全喂入履带自走式；整机外形尺寸(长×宽×高):5120MM×2480MM×2870MM；整机使用质量:3130KG；割台宽度:2100MM；最小离地间隙：300mm；喂入量:5.5KG/S；割刀型式 ：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿式；凹板筛型式：栅格筛式；履带规格(节距×节数×宽):90MM×53节×450MM；变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；卸粮方式:机械自动卸粮","T202100331649","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1406,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5ZJ","全喂入:是 ;喂入量:5.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：5110MM×2580MM×2800MM；结构质量（kg）：3250kg；割台宽度（全喂入）：2100MM；最小离地间隙：300mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：5.5kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×53节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm","T202100331649","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1407,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0Z","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；外形尺寸（长×宽×高)mm：5170MM×2620MM×2930MM；结构质量（kg）：3180kg；割台宽度（全喂入）：2200MM；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：6.0kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动多方位卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×53节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm","T202100331648","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1408,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0ZJ","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；外形尺寸（长×宽×高)mm：5120MM×2560MM×2810MM；结构质量（kg）：3300kg；割台宽度（全喂入）：2200MM；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：6.0kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×53节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm","T202100331648","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1409,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.5Z","全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；外形尺寸（长×宽×高)mm：5420MM×2620MM×2960MM；结构质量（kg）：3450kg；割台宽度（全喂入）：2200MM；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：6.5kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×56节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm","T202100331650","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1410,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.5ZJ","全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；外形尺寸（长×宽×高)mm：5440MM×2570MM×2840MM；结构质量（kg）：3600kg；割台宽度（全喂入）：2200MM；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：6.5kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动多方位卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×56节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm","T202100331650","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1411,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7.0Z","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：5375MM×2750MM×2960MM；结构质量（kg）：3500kg；割台宽度（全喂入）：2300MM；割刀型式 ：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×56节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm","T202133330168","2026-12-22","95","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1412,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7.0ZJ","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；外形尺寸（长×宽×高)mm：5375MM×2850MM×2840MM；结构质量（kg）：3650kg；割台宽度（全喂入）：2300MM；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：7.0kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格式；变速机构型式：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：/；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×56节×450MM；履带轨距（mm）：1150mm。","T202133330168","2026-12-22","95","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1413,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","东风井关农业机械有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZ-145D1(ENF808G)","功率:81.6马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","收割行数：4行；结构型式：半喂入自走式；外形尺寸(mm)：4340×2210×2360；整机质量：2975KG；配套发动机生产企业：东风轻型发动机有限公司；配套发动机牌号型号：ZD30N08-3D1；配套发动机结构型式：直列四缸/四冲程/直喷式水冷/增压空空中冷/双顶置凸轮4气门/高压共轨；配套发动机标定功率：60KW（81.6马力）；配套发动机标定转速：2600r/min；割刀型式：Ⅵ型；茎秆切碎器型式：圆盘式；排放阶段：国家第三阶段；","T202142420275","2026-11-23","60","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1414,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","半喂入联合收割机","4LB-200A","功率:120马力;收获行数:6行;喂入方式:半喂入:是 ","工作行数：6行；结构型式：履带自走式半喂入；喂入方式：半喂入；外形尺寸（mm）：4770×2420×3065；配套发动机型号： 4G33V16；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：88.2；标定转速(r/min)：2600;排放阶段：第Ⅲ阶段；作业幅宽（mm）：2000；最小离地间隙：250mm；整机质量:4000kg；履带接地压力（kPa）：21.2；割刀型式：Ⅵ型；作业挡位：3；作业速度（km/h）：0.8-6.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-0.95；单位作业量燃油消耗量 （kg/hm2）：18～34；脱粒滚筒型式：下脱粒轴流式；脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)（mm）：Φ424×1130 ；复脱方式：杂余复脱回馈式；履带节距×节数×宽度：90 mm×56节×500mm；履带轨距（mm）：1210；驾驶室类型：普通式；变速机构型式：液压无极变速器（HST）+机械变速箱；茎杆切碎器型式：双圆盘刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320480","2026-12-29","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1415,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","半喂入联合收割机","4LB-200AQ","功率:120马力;收获行数:6行;喂入方式:半喂入:是 ","工作行数：6行；结构型式：履带自走式半喂入；喂入方式：半喂入；外形尺寸（mm）：4770×2510×2920；配套发动机型号： 4G33V16；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：88.2；标定转速(r/min)：2600;排放阶段：第Ⅲ阶段；作业幅宽（mm）：2000；最小离地间隙：250mm；整机质量:3760kg；履带接地压力（kPa）：19.9；割刀型式：Ⅵ型；作业挡位：3；作业速度（km/h）：0.8-6.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-0.95；单位作业量燃油消耗量 （kg/hm2）：18～34；脱粒滚筒型式：下脱粒轴流式；脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)（mm）：Φ424×1130 ；复脱方式：杂余复脱回馈式；履带节距×节数×宽度：90 mm×56节×500mm；履带轨距（mm）：1210；驾驶室类型：无驾驶室；变速机构型式：液压无极变速器（HST）+机械变速箱；茎杆切碎器型式：双圆盘刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320480","2026-12-29","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1416,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","井关农机（常州）有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZ-145D(HF608G)","功率:60马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","收获行数：4行；喂入方式：半喂入；额定功率：44.6KW（60马力）；外形尺寸(mm)：4400*2230*2300（作业状态）；整机质量：2975KG；立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机；额定转速：2500r/min；型号：E4DE-WA02型；功率：44.6KW；制造商：株式会社井关松山制造所；排放阶段：国家第三阶段；","T202100321498","2026-12-30","44.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1417,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","半喂入式联合收割机","4LBZ-145G(PRO588i-G)","功率:66.912马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","作业行数（行）：4；喂入方式：半喂入；配套功率（kW）：49.2","T202100031154","2026-12-30","49.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1418,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式半喂入稻麦联合收割机","4LB-150Ⅱ","功率:72马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","结构型式：履带自走式；喂入方式：半喂入；外形尺寸（长×宽×高）：4270mm×1900mm×2500mm；收割行数：4行；作业幅宽：1500mm；整机质量：2765kg；割刀型式：标准Ⅵ型；凹板筛型式：栅格式；脱粒滚筒型式：轴流弓齿式；复脱方式：动刀片+定刀片；变速方式：HST+机械变速箱；驾驶室类型：无；茎秆切碎器型式：圆盘刀；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400mm；履带轨距：950mm；配套动力型号：CF4B68G-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，标定功率：53kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202100321627","2026-12-30","53","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1419,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","星光农机股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-145","功率:75马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","结构型式：履带自走式半喂入；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：4330MM×1960MM×2540MM；结构质量（kg）：2900kg；最小离地间隙：220mm；收割行数（半喂入）：4行；割刀型式 ：Ⅵ型；脱粒滚筒型式：弓齿式；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械变速+液压无级变速器（HST)；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：悬挂式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90MM×48节×400MM；履带轨距（mm）：1030mm","T202133330167","2026-12-22","55","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1420,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","星光农机股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-172Q","功率:98马力;收获行数:5行;喂入方式:半喂入:是 ","结构型式:履带自走式半喂入；整机外形尺寸(长×宽×高):4930MM×2200MM×2890MM；整机使用质量:3680KG；最小离地间隙：200mm；作业速度：0~5.4km/h；脱离滚筒型式：钉齿式；行数：5行；凹版筛型式：栅格式；履带规格(节距×节数×宽):90MM×52节×500MM；轨距：1150mm；变速方式:机械变速+液压无级变速器（HST)；秸秆切碎器型式：悬挂式；卸粮方式:机械自动卸粮。","T202133330068","2026-10-25","72","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1421,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.46m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4G33TC；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：5360X1740X2630mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1460mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：1.6-5.2km/h；作业小时生产率：0.21-0.67h㎡/h；单位面积燃油消耗量≤40kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：450/500mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1050mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械三挡+静夜压无级变速；驱动型式：静液压驱动；制动器型式：湿式摩擦片；履带节数：50节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","T202022220212","2025-12-24","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1422,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-2F型自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4；\n配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5300mm×1600mm×2500mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1200mm；最大通过高度2600mm；最小离地间隙：260mm；作业速度；1.6-4.5km/h；作业小时生产率：0.16-0.45hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm²；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：550mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：960mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械式；履带节数：66节；履带节距：72mm；履带宽度：250mm；履带轨距：1260mm。","T202022220048","2025-03-19","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1423,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-2H型自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴ZN490B；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4；配套发动机额定功率：36kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长*宽*高）：（4860X1490X2570）mm；整机质量：2300kg；工作行数：2行；行距：580mm；工作幅宽：1200mm；\n最小离地间隙：260mm；作业速度：2-4km/h；作业小时生产率：0.24-0.36h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：拨板式；摘穗机构：板式+铁棍；摘穗板/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮棍数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：涡轮式；风扇直径：500mm；秸秆粉碎还田机构型式：辊刀式；秸秆粉碎还田机构位置：割台后下方；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：905mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械六挡+二档；驱动方式：后机械驱动；制动器型式：湿式摩擦片；履带节距：72mm；履带节数：58节；履带宽度：230mm；履带轨距：1260mm。","T202122220120","2026-12-20","36","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1424,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZH-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZH-2型自走式玉米联合收获机;结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:YD4CZ65C1;配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、直列、四冲程；配套发动机额定（KW）：47.8；配套发动机额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长×宽×高）：5330×1600×2600mm；整机质量：2900kg；工作行数:2行;行距：600mm；工作幅宽:1200mm;最小离地间隙：380mm；作业速度：（km/h）：2.5~4.5作业小时生产率（hm²/h）：0.15~0.27；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：20~25；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式:链耙式；摘穗机构型式:六棱形;摘穗辊数量：4个；剥皮机构型式:橡胶辊+铁辊;剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：334/290mm；卸粮方式：翻转式；秸秆粉碎还田机构型式:滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1100mm；变速机构型式：机械式；驱动型式：四驱；驱动方式：机械驱动；制动器型式：盘式；轴距：2050mm；导向轮轮距:1250mm；驱动轮轮距：1230mm;轮胎规格:导向轮6.5-16,驱动轮9.5-24","T202100220783","2026-08-31","47.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1425,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZH-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.42m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZH-2A型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:YD4CZ80C1;配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、直列、四冲程；配套发动机额定（KW）：58.8；配套发动机额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长×宽×高）：5330×1600×2600mm；整机质量：2900kg；工作行数:2行;行距：600mm；工作幅宽:1420mm;最小离地间隙：220mm；作业速度：（km/h）：2.5~4.5；作业小时生产率（hm²/h）：0.15~0.27；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：20~25；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式:链耙式；摘穗机构型式:板式;摘穗辊数量：4个；剥皮机构型式:橡胶辊+铁辊;剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：φ334/φ290mm；卸粮方式：液压自卸（侧翻）；秸秆粉碎还田机构型式:滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1100mm；变速机构型式：机械式；驱动型式：四驱；驱动方式：机械驱动；制动器型式：盘式；轴距：2050mm；导向轮轮距:1250mm；驱动轮轮距：1230mm;轮胎规格:导向轮6.5-16,驱动轮9.5-20","T202122220141","2026-12-20","58.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1426,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","自走式玉米收获机","4YZJ-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.59m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZJ-2型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4GL110G1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、四冲程；配套发动机额定功率：81kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：5925×2130×3120mm；结构质量：4360kg；工作行数：2行；行距：670mm；工作幅宽：1590mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：1.5～5km/h；作业小时生产率：0.2～0.45h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式；摘穗辊式；摘穗辊/板数量：4（摘穗辊）个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：轴流式；风扇直径：390mm；卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1280mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动 后：/；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2300mm；导向轮轮距：1270mm；驱动轮轮距：1315；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-24。","T202141410145","2026-10-28","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1427,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：2行；工作幅宽：1400mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；配套动力：36.8kW","T202122220105","2026-12-20","36.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1428,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；配套动力：52kW","T202022220040","2025-01-16","52","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1429,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2E","收获行数:2行;工作幅宽:1.16m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1160mm，整机外形尺寸：4750*1590*2545mm，轴距：2220mm，导向轮轮距：1230mm驱动轮轮距：1270mm，导向轮轮胎规格：6.50-16，驱动轮轮胎规格：6.50-16","T202100231441","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1430,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2D型自走式玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮+粉碎还田；配套发动机额定功率（KW）：48；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：5050*1820*2600；工作行数（行）：2；行距（mm）：670；工作幅宽（mm）：1500；最小离地间隙（mm）：240；轴距（mm）：1980；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1180/1200；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：6.00-14/9.50-16","鄂2020327","2025-12-23","48","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1431,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：2行；工作幅宽：1400mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮型；配套发动机额定功率：48kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5200×1890×2530mm；最小离地间隙：260mm；轴距：1980mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：辊式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：（3+1）×2机械式；","T202100371741","2026-12-30","48","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1432,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.39m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2H自走式玉米收获机；结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：6250×2060×3040；整机质量（kg）：4100；工作行数：2；行距mm：680；工作幅宽 mm：1390；最小离地间隙 mm：200；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：橡胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽 mm：1250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：静液压无级变速器+机械变速箱； （选配：机械变速箱3×2+1）；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：液压驱动 后：无 （选配：前：机械驱动 后：无）；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：无； 轴距 mm：2550；导向轮轮距 mm：1340；驱动轮轮距 mm：1370；导向轮轮胎规格：10.0-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202137370474","2026-11-01","88","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1433,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.325m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX-2C型自走式玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4EZ100C1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：73.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5700×1700×2950mm；整机质量：3500kg；工作行数（通道数）：2行；行距：670mm；工作幅宽：1325mm；最小离地间隙：295mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.35hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：胶辊组合；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：φ250mm；卸粮方式：左侧倾；秸秆粉碎还田机构型式：卧式甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1365mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动；制动器型式（前/后）：前鼓式+后鼓式；轴距：2150mm；导向轮轮距：1240mm；驱动轮轮距：1290mm；导向轮轮胎规格：207/80-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20；选配一：配套动力型号：4D2-105U32，制造商:安徽全柴动力股份有限公司，标定功率(kW):77.3，排放标准:第三阶段；选配二：配套动力型号：4C6-100C33，制造商:安徽全柴动力股份有限公司，标定功率(kW):74，排放标准:第三阶段；","T202114140048","2026-12-28","73.5","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1434,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2M","收获行数:2行;工作幅宽:1.325m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX-2M型自走式玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4GL120G1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：88.2kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：6030×1745×3000mm；整机质量：4500kg；工作行数（通道数）：2行；行距：670mm；工作幅宽：1325mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.35hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：φ465mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置+中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前置：1100mm+中置：1300mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动；制动器型式（前/后）：前鼓式+后鼓式；轴距：2580mm；导向轮轮距：1240mm；驱动轮轮距：1290mm；导向轮轮胎规格：207/80-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202114140050","2026-12-28","88.2","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1435,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沧州田霸农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3A2","收获行数:3行;工作幅宽:1.7m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行，发动机功率：89KW，结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，整机外形尺寸：（长×宽×高）mm 6050×2060×3160，行距：550mm，工作幅宽：1700mm，最小离地间隙：285mm，摘穗机构型式：摘穗辊式，摘穗辊数量：6个，剥皮机构型式：胶辊，剥皮辊数量：12个，割台型式：卧式，轴距：2500mm，导向轮轮距：1440mm，驱动轮轮距：1460mm，导向轮轮胎规格：7.50-16，驱动轮轮胎规格：11.2-24","T202100131273","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1436,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-3F自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4G33TC；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4柴油机；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：5850mmX2150mmX2500mm；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1800mm；最小离地间隙：290mm；作业速度：1.7-5km/h；作业小时生产率：0.28—0.52h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤45kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：550mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：割台后下方；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1500mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；履带节数：56节；履带节距：90mm；履带宽度：350mm；履带轨距：1500mm。","T201900220534","2024-12-30","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1437,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZ-3型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:YD4EZ100C1;配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、直列、四冲程；配套发动机额定（KW）：73.5；配套发动机额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长×宽×高）：6680×2400×2860mm；整机质量：4200kg；工作行数:3行;行距：600mm；工作幅宽:1900mm;最小离地间隙：290mm；作业速度：（km/h）：2~4；作业小时生产率（hm²/h）：0.20~0.36；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：25~32；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式:链耙式；摘穗机构型式:板式;摘穗辊数量：6个；剥皮机构型式:橡胶辊+铁辊;剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：φ335；卸粮方式：液压自卸（侧翻）；秸秆粉碎还田机构型式:滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1700mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：四驱；驱动方式：机械驱动；制动器型式：前：盘式：后：无；轴距：2400mm；导向轮轮距:1800mm；驱动轮轮距：1800mm;轮胎规格:导向轮9.5-20,驱动轮9.5-20","T202100221404","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1438,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:2.1m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-3B型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：3；工作幅宽（mm）：2100；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YC4A175-T301；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：129；配套发动机额定转速（r/min）：2300；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：6500×2100×3300；整机质量（kg）：6000；行距（mm）：550；最小离地间隙（mm）：230；作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤36；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量（个）：6；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1780；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式(3+1)；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式； 后：鼓式；轴距（mm）：2620；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1620；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24；","T202112120034","2026-10-14","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1439,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-3F型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：3；工作幅宽（mm）：1900；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA05190-T301；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：140；配套发动机额定转速（r/min）：2300；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2200×3350；整机质量（kg）：6200；行距（mm）：570；最小离地间隙（mm）：250；作业速度（km/h）：2~9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤38；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量（个）：6；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；风扇数量（个）：2；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：570、160；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1780；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式 后：鼓式；轴距（mm）：2620；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1630；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24；","T202100121213","2026-12-30","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1440,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2500 x3500； 配套动力：140kW（选配动力：147kW）；工作行数（通道数）：3行；行距：0.575 m；工作幅宽：1.85m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1.62m、中：1.816m；轴距：2.89m；导向轮轮轮距：1.45m；驱动轮轮距：1.65m。","T202100130884","2026-11-02","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1441,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2500 x3500； 配套动力：140kW（选配动力：147kW）；工作行数（通道数）：3行；行距：0.575 m；工作幅宽：1.85m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1.62m、中：1.816m；轴距：2.89m；导向轮轮轮距：1.45m；驱动轮轮距：1.65m。","T202100131265","2026-12-30","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1442,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪久科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.97m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-3型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：LR4M3LR22/1287；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：直列、四冲程；配套发动机额定功率：128.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：6520×2240×3260mm；整机质量：6380kg；工作行数（通道数）：3行；行距：580mm；工作幅宽：1970mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.35～1.06h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤80kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：轴流式、离心式；风扇直径：390mm、580mm;卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式、中：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1550mm、中：1750mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械挡位+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动、后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2570mm；导向轮轮距：1485mm；驱动轮轮距：1620mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24。","T202100131278","2026-12-30","128.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1443,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪久科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-3型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：LR4M3LR22/1287；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：直列、四冲程；配套发动机额定功率：128.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：6300×2260×3340mm；整机质量：6300kg；工作行数（通道数）：3行；行距：550mm；工作幅宽：1830mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.33～0.82h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤85kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：轴流式、离心式；风扇直径：390mm、580mm;卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式、中：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1550mm、中：1750mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械挡位+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动、后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2570mm；导向轮轮距：1485mm；驱动轮轮距：1620mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24。","T202100131279","2026-12-30","128.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1444,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","自走式玉米收获机","4YZB-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-3型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：LR4M3LR22/1287；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：直列、四冲程；配套发动机额定功率：128.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：6300×2260×3340mm；整机质量：6300kg；工作行数（通道数）：3行；行距：550mm；工作幅宽：1830mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.33～0.82h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤85kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：轴流式、离心式；风扇直径：390mm、580mm;卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式、中：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1550mm、中：1750mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械挡位+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动、后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2570mm；导向轮轮距：1485mm；驱动轮轮距：1620mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24。","T202100131268","2026-12-30","128.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1445,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","自走式玉米收获机","4YZX-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.97m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX-3C型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：LR4M3LR22/1287；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：直列、四冲程；配套发动机额定功率：128.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：6520×2240×3260mm；整机质量：6380kg；工作行数（通道数）：3行；行距：580mm；工作幅宽：1970mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.35～1.06h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤80kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：轴流式、离心式；风扇直径：390mm、580mm;卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式、中：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1550mm、中：1750mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械挡位+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动、后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2570mm；导向轮轮距：1485mm；驱动轮轮距：1620mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24。","T202100131269","2026-12-30","128.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1446,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:自走式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6700*2380*3270；工作幅宽:1830mm;结构质量（kg）：6900；工作行数：3行；额定功率：140kW；适应行距范围mm：550；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶辊；剥皮机数量（个）：16；变速机构型式：无级变速+机械式；驱动方式：前：机械驱动；制动器型式：前盘式，后鼓式；驱动型式：两驱；轮胎规格 ：驱动轮13.6-24/导向轮10.0/75-15.3；","T202100130882","2026-11-02","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1447,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-3B","收获行数:3行;工作幅宽:2.01m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：\t履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：3行；工作幅宽：2010mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；配套动力：110.3kW","T202100221414","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1448,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，工作幅宽：1930mm,额定功率：89kw，整机质量：4200kg，整机外形尺寸：6370*2200*2850mm，行距：580mm，驱动型式：四驱，轴距：2350mm，导向轮轮距：1700mm，导向轮轮距：1700mm，导向轮轮胎规格：13.6-20，驱动轮轮胎规格：13.6-20","T202100221412","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1449,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；结构型式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6450×2200×3400mm；结构质量：4610kg；适用行距范围：450-650mm；摘穗机构型式：辊式；剥皮辊型式：全胶辊；变速方式：（3+1）机械式+无级变速轮；秸秆切碎还田机构型式：甩刀式。","T202100371742","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1450,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3G","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行；工作幅宽：1850mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田；配套发动机额定功率：92kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5650×2310×3050mm；最小离地间隙：260mm；轴距：2380mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：辊式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：（3+1）×2机械式；驾驶室型式：普通式。","T202100211370","2026-12-30","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1451,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东俊驰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.97/1.905m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","割台行数:3行;幅宽:1970mm(选配工作幅宽:1905mm);行距：620mm（选配行距：580mm）；整机质量：4490kg（选配整机质量：4450kg），结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；型式：自走式（摘穗剥皮型）；发动机型号：4C6-120C31，发动机厂家：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三，发动机额定功率：89kW；配套发动机额定转速:2400r/min","T202100231489","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1452,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东俊驰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3M","收获行数:3行;工作幅宽:1.995/1.91m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","割台行数:3行;幅宽:1995mm(选配工作幅宽:1910mm);行距：620mm（选配行距：580mm）；整机质量：4650kg（选配整机质量：4630kg），结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；发动机型号：4C6-120C31，发动机厂家：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三，发动机额定功率：89kW；配套发动机额定转速：2400r/min","T202100231488","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1453,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊市奥维五金制品有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.98/1.91m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","割台行数:3行;幅宽:1980mm(选配工作幅宽:1910mm);形式:自走式(摘穗剥皮型)；行距：620mm（选配行距：580mm）；整机质量：4480kg（选配整机质量：4430kg），结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；发动机型号：4C6-120C31，发动机厂家：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三，发动机额定功率：89kW；配套发动机额定转速：2400r/min","T202100231483","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1454,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊市奥维五金制品有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3M","收获行数:3行;工作幅宽:1.92/1.99m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","割台行数:3行;幅宽:1990mm(选配工作幅宽:1920mm);行距：620mm（选配行距：580mm）；整机质量：4640kg（选配整机质量：4620kg），结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；形式:自走式(摘穗剥皮型)；发动机型号：4C6-120C31，发动机厂家：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三，发动机额定功率：89kW；配套发动机额定转速：2400r/min","T202100231484","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1455,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3M","收获行数:3行;工作幅宽:1.88m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX-3M型自走式玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4EZ100C1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：73.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5820×2080×2690mm；整机质量：3850kg；工作行数（通道数）：3行；行距：600mm；工作幅宽：1880mm；最小离地间隙：200mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.35hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：3个；风扇型式：叶片式；风扇直径：清选φ215+强吸风φ355+排杂φ400mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1700mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动型式：四驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动+后：机械驱动；制动器型式（前/后）：前鼓式；轴距：2200mm；导向轮轮距：1255mm；驱动轮轮距：1310mm；导向轮轮胎规格：6.00-12；驱动轮轮胎规格：7.50-16。\n选配一：配套动力型号：4C6-100C33，制造商:安徽全柴动力股份有限公司，标定功率(kW):74，排放标准:第三阶段；","T202114140049","2026-12-28","73.5","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1456,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式\t：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：6500×2300×3350；\n整机质量\t㎏：6200；\n工作行数（通道数）\t行：3；\n行距\tmm\t：570；\n工作幅宽\tmm\t：1900；\n最小离地间隙\tmm\t：250；","T202100131245","2026-12-30","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1457,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沧州田霸农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4A1","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行，发动机功率：147KW，结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，整机外形尺寸（长×宽×高）mm： 6500×2600×3300，行距,550mm，工作幅宽：2400mm，最小离地间隙：260mm，摘穗机构型式：摘穗板式，摘穗板数量：8个，剥皮机构型式：胶辊，剥皮辊数量：20个，割台型式：卧式，轴距：2650mm，导向轮轮距：1680mm，驱动轮轮距：1800mm，导向轮轮胎规格：10/75-15.3，驱动轮轮胎规格,15-24","T202100131263","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1458,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沧州田霸农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行，发动机功率：147KW，结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，整机外形尺寸（长×宽×高）mm ：6500×2600×3380，行距：550mm，工作幅宽：2400mm，最小离地间隙：260mm，摘穗机机构型式：摘穗辊式，摘穗辊数量：8个，剥皮机械型式：胶辊，剥皮辊数量：20个，割台型式：卧式，轴距：2650mm，导向轮轮距：1680mm，驱动轮轮距：1800mm，导向轮轮胎规格：10/75-15.3，驱动轮轮胎规格,15-24","T202100131264","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1459,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4K1","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：7100×2350×3500；整机重量kg：7300；工作行数（通道数）：4行，行距mm：520，工作幅宽mm：2200；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2000；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：前：液压驱动；制动器型式：前：盘式；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24；配套动力型号：CF5F200-S，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，标定功率：147.1kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装：YCA05200-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320522","2026-12-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1460,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZ-4型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:4C6-120C31;配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、直列、四冲程；配套发动机额定（KW）：89；配套发动机额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长×宽×高）：6600×2800×2900mm；整机质量：5200kg；工作行数:4行;行距：600mm；工作幅宽:2600mm;最小离地间隙：260mm；作业速度：（km/h）：2~5；作业小时生产率（hm²/h）：0.25~0.45；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：30~40；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式:链耙式；摘穗机构型式:板式;摘穗辊数量：8个；剥皮机构型式:橡胶辊;剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：φ460/φ240；卸粮方式：液压自卸（侧翻）；秸秆粉碎还田机构型式:滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2300mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：四驱；驱动方式：机械驱动；制动器型式：前：盘式：后：无；轴距：2450mm；导向轮轮距:1800mm；驱动轮轮距：1850mm;轮胎规格:导向轮11.5/80-15.6,驱动轮16/70-20","T202100221421","2026-12-30","89","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1461,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4FH","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-4FH型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2400；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA07240-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：176；配套发动机额定转速（r/min）：2200；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6800×2800×3400；整机质量（kg）：7700；行距（mm）：570、500、570；最小离地间隙（mm）：260；作业速度（km/h）：2~9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤45；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；风扇数量（个）：2；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：570、160；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式； 后：鼓式；轴距（mm）：2880；导向轮轮距（mm）：1750；驱动轮轮距（mm）：1900；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202100121215","2026-12-30","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1462,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZBH-4K型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2300；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA05200-T301；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：147；配套发动机额定转速（r/min）：2300；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×2600×3450；整机质量（kg）：7200；行距（mm）：520；最小离地间隙（mm）：280；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤38；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；风扇数量（个）：3；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：φ570/φ380/φ160；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2100；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式 后：鼓式；轴距（mm）：2850；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1800；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202100121214","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1463,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-4KA","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZBH-4KA型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2400；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA07220-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：162；配套发动机额定转速（r/min）：2200；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7400×2650×3450；整机质量（kg）：7400；行距（mm）：560；最小离地间隙（mm）：260；作业速度（km/h）：2～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤42；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；风扇数量（个）：2；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：φ570/φ160；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2200；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式 后：鼓式；轴距（mm）：2880；导向轮轮距（mm）：1750；驱动轮轮距（mm）：1850；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202100121212","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1464,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6970 x2770 x3500；配套动力：176kW（选配动力：161.7kW、161.5kW、191kW）；工作行数（通道数）：4行；行距：0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.38m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.075m、中2.27m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m、驱动轮轮距：1.9m。","T202100121224","2026-12-30","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1465,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：7100 x2670 x3530；配套动力：161.5kW（选配动力：161.7kW、176kW）；工作行数（通道数）：4行；行距：0.57m；工作幅宽：2.35m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.02m、中2.2m；轴距：2.98m；导向轮轮距：1.65m、驱动轮轮距：1.9m。","T202100130885","2026-11-02","161.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1466,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A1","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6970 x2770 x3500；配套动力：176kW（选配动力：161.7kW、161.5kW、191kW）； 工作行数（通道数）：4行；行距：0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.38m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.075m、中2.27m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m、驱动轮轮距：1.9m。","T202100121223","2026-12-30","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1467,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北英虎农业机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：7100 x2670 x3530；配套动力：161.5kW（选配动力：161.7kW、176kW）；工作行数（通道数）：4行；行距：0.57m；工作幅宽：2.46m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.02m、中2.2m；轴距：2.98m；导向轮轮距：1.65m、驱动轮轮距：1.9m。","T202100131266","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1468,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪久科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-4型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1397；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；配套发动机额定功率：139.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：7260×2330×3450mm；整机质量：6940kg；工作行数（通道数）：4行；行距：500mm；工作幅宽：2200mm；最小离地间隙：240mm；作业速度：2.0～5.0km/h；作业小时生产率：0.40～0.99h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤76kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板；摘穗辊/板数量：摘穗板8个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：3个；风扇型式：离心式；风扇直径：295mm、340mm、580mm;卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式、中：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1800mm、中：1850mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械挡位+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动、后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2950mm；导向轮轮距：1600mm；驱动轮轮距：1800mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24。","T202100131277","2026-12-30","139.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1469,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","自走式玉米收获机","4YZX-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX-4B型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1397；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；配套发动机额定功率：139.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：7260×2330×3450mm；整机质量：6940kg；工作行数（通道数）：4行；行距：500mm；工作幅宽：2200mm；最小离地间隙：240mm；作业速度：2.0～5.0km/h；作业小时生产率：0.40～0.99h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤76kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板；摘穗辊/板数量：摘穗板8个；剥皮机构型式：对辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：3个；风扇型式：离心式；风扇直径：295mm、340mm、580mm;卸粮方式：侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式、中：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1800mm、中：1850mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械挡位+无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动、后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：2950mm；导向轮轮距：1600mm；驱动轮轮距：1800mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24。","T202100131270","2026-12-30","139.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1470,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收、秸秆还田），发动机功率（kW）: 199，发动机额定转速（r/min）：2300，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7700×2750×3680，工作行数（行）：4，作业幅宽（mm）：2600，摘穗机构型式：摘穗辊式，摘穗辊数量（个）：8，剥皮机构型式：胶辊式，剥皮辊数量（个）：16，秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2040，秸秆切碎回收机构型式：滚筒式，秸秆切碎回收机构位置：前置，秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）:600，变速机构型式：液压+机械，驱动型式：两驱，驱动方式：前：液压驱动+机械驱动，制动器型式：前：盘式/后：毂式；","T202114140097","2026-12-28","199","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1471,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收、秸秆还田），发动机功率（kW）: 162，发动机额定转速（r/min）：2200，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7700×2750×3680，工作行数（行）：4，作业幅宽（mm）：2600，摘穗机构型式：摘穗辊式，摘穗辊数量（个）：8，剥皮机构型式：胶辊式，剥皮辊数量（个）：16，秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2040，秸秆切碎回收机构型式：滚筒式，秸秆切碎回收机构位置：前置，秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）:600，变速机构型式：液压+机械，驱动型式：两驱，驱动方式：前：液压驱动+机械驱动，制动器型式：前：盘式/后：毂式；","T202114140096","2026-12-28","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1472,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2360mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田","T202100221392","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1473,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4FS","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2360mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田","T202100221392","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1474,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.37m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:自走式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6840*2810*3300；结构质量（kg）：7600；工作行数：4行；工作幅宽：2370mm；额定功率：162kW；适应行距范围mm：570；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：胶辊；剥皮机数量（个）：20；变速机构型式：无级变速+机械式；驱动型式：两驱驱动方式：前：机械+液压驱动；制动器型式：前：盘式，后：鼓式；轮胎规格 ：驱动轮15.5/80-24/导向轮10.0/75-15.3；","T202100130881","2026-11-02","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1475,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.76m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：4行；工作幅宽：2760mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；配套动力：110.3kW","T202100221413","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1476,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4（PRO1408Y-4）","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","4行割台；幅宽2.3M；形式:自走式(摘穗剥皮型)","T202100031155","2026-12-30","112","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1477,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），功率：110.5kw，工作行数：4行，工作幅宽：2600mm，外形尺寸：6400*2880*2850mm，整机质量：5000kg，行距：620mm，驱动型式：四驱，轴距：2350mm，导向轮轮距：1850mm，驱动轮轮距：1880mm，导向轮轮胎规格：13.6-20，驱动轮轮胎规格：13.6-20","T202100221411","2026-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1478,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4K型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)：7030×2660×3410mm；工作行数（通道数）：4行；行距：500、570mm；工作幅宽：2250mm；最小离地间隙：290mm；作业速度：1.7-4.0km/h；作业小时生产率：0.2-0.8 hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤83kg/hm2；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2245mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动方式：两驱；驱动型式（前/后）：前：液压驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：碟式/后：鼓式；轴距：2910mm；导向轮轮距：1700mm；驱动轮轮距：1900mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202142420132","2026-04-29","161.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1479,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式摘穗剥皮型；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6930×2560×3340；工作行数（通道数）行：4；行距（mm）：550；工作幅宽（mm）：2340；最小离地间隙（mm）：300；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：刀片式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2250；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；制动器型式（前/后）：盘式/鼓式；轴距（mm）：3040；导向轮轮距（mm）：1700；驱动轮轮距（mm）：1790；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202142420366","2026-12-26","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1480,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式 摘穗 剥皮；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6590×2760×2920；整机质量（kg）：5660；工作行数（通道数）行：4；行距（mm）600；工作幅宽（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：300；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：16；\n割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式变速箱+无级变速轮；\n驱动型式：四驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动 /后：机械驱动；制动器型式（前/后）：制动盘式/无；轴距（mm）：2450；\n导向轮轮距（mm）：1850；驱动轮轮距（mm）：1850；导向轮轮胎规格：7.5-20；驱动轮轮胎规格：11.2-24；","T202100371821","2026-12-30","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1481,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4Y","收获行数:4行;工作幅宽:2.73/2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：7860×2910×3600；工作行数（通道数）：4行；\n行距（mm）：620(选配550)；工作幅宽（mm）：2730(选配2520)；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；\n卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2400；变速机构型式：HMT液压无级变速系统+机械变速箱；\n驱动型式（前/后）：其他（液压+机械）；制动器型式（前/后）：（前）制动盘式+（后）制动鼓式；轴距（mm）：3425；导向轮轮距（mm）：1700；驱动轮轮距（mm）：1700；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202000140869","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1482,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZLP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2440mm；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机额定功率：110.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5800×2600×2750mm；最大通过高度：2750mm；最小离地间隙：230mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：静液压无级变速；驾驶室型式：普通式；履带节数：53节；履带宽度：350mm；履带轨距：1800mm。","T202100371827","2026-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1483,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4M1","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行；工作幅宽：2600（选配2400、2300）mm；结构型式：轮式摘穗剥皮秸秆还田型；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：7060×2630×3420 7060×2450×3420(选配) 7060×2450×3420（选配）mm；最大通过高度：3420mm；最小离地间隙：250mm；轴距：2920mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；驾驶室型式：普通式。","T202100371813","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1484,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4Y1","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行；工作幅宽：2300mm；结构型式：轮式摘穗剥皮秸秆还田型；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8130×2500×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3400mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；驾驶室型式：普通式。","T202100371814","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1485,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4Y2","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行；工作幅宽：2300mm；结构型式：轮式摘穗剥皮秸秆还田型；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8130×2500×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3300mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；驱动型式：两驱；驾驶室型式：普通式。","T202100371814","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1486,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东瑞泽重工有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","4行割台，工作幅宽：2250mm；型式：自走式（摘穗、剥皮型）；","T202100220916","2026-11-02","133","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1487,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：6500×2650×3350；\n整机质量\t㎏：7200；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm\t：570、500、570；\n工作幅宽\tmm\t：2450；\n最小离地间隙\tmm\t：300；","T202100131249","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1488,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：6800×2800×3400；\n整机质量\t㎏：7700；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm\t：570、500、570；\n工作幅宽\tmm\t：2400；","T202100131250","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1489,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4FH","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式\t：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：6800×2800×3400；\n整机质量\t㎏：7700；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm：570、500、570；\n工作幅宽\tmm：2400；\n最小离地间隙\tmm：260；","T202100131248","2026-12-30","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1490,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：7200×2600×3450；\n整机质量\t㎏：7200；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm：520；\n工作幅宽\tmm：2300；\n最小离地间隙\tmm：250；","T202100131246","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1491,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-4KA","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：7400×2650×3450；\n整机质量\t㎏：7400；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm\t：560；\n工作幅宽\tmm\t：2400；\n最小离地间隙\tmm\t：260；","T202100131247","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1492,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米联合收获机","4YZ-4E1","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2500；","T202134340475","2026-12-26","129","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1493,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5B","收获行数:5行;工作幅宽:3.04m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：3040（行距：560）；3200（行距：600）；3280（行距：620）；3400（行距：650）mm；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田","T202100221393","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1494,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5BS","收获行数:5行;工作幅宽:3.04m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：3040（行距：560）；3200（行距：600）；3280（行距：620）；3400（行距：650）mm；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田；","T202100221393","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1495,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8D","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：8行；工作幅宽：2820mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、 秸秆还田","T202100221394","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1496,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8DS","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：8行；工作幅宽：2820mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、 秸秆还田","T202100221394","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1497,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5Y","收获行数:5行;工作幅宽:3.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：8130×3380×3600；工作行数（通道数）：5行；行距（mm）：620；工作幅宽（mm）：3380；最小离地间隙（mm）：270；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：3050；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：HMT液压无级变速系统+机械变速箱；驱动型式（前/后）：其他（液压+机械）；制动器型式（前/后）：制动盘式/制动鼓式；轴距（mm）：3425；导向轮轮距（mm）：1820；驱动轮轮距（mm）：1820导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24","T202000140868","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1498,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5E","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：2830mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8130×2850×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3400mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动型式：四驱；驾驶室型式：普通。","T202100371812","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1499,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5E1","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：2830mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8130×2850×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3300mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动型式：两驱；驾驶室型式：普通。","T202100371812","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1500,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5S","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：2830mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8000×2850×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3400mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动型式：四驱；驾驶室型式：普通。","T202100371811","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1501,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5S1","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：2830mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8000×2850×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3300mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动型式：两驱；驾驶室型式：普通。","T202100371811","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1502,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-5B3","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3210mm","T202100371756","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1503,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-8BA1","收获行数:8行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：8行；工作幅宽：2810mm","T202100371748","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1504,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-8BA2","收获行数:8行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：8行；工作幅宽：2810mm","T202100371748","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1505,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5B","收获行数:5行;工作幅宽:3.04m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：3040(560)/3200(600)/3280(620)/3400(650)mm；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田","T202100651951","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1506,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5BS","收获行数:5行;工作幅宽:3.04m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：3040(560)/3200(600)/3280(620)/3400(650)mm；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田","T202100651951","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1507,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8D","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：8行；工作幅宽：2820mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、 秸秆还田","T202100651950","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1508,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8DS","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：8行；工作幅宽：2820mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、 秸秆还田","T202100651950","2026-12-30","138","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1509,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-4R","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、籽粒直收；工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2360mm","T202100371766","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1510,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米穗茎收获机","4YZJ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.87m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6760 x2500 x3600；配套动力：140kW （选配动力：147kW ）；工作行数（通道数）：3行；行距：0.575m；工作幅宽：1.87m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1.8m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1.64m；轴距：2.89m；导向轮轮距：1.45m；驱动轮轮距：1.65m。","T202113130585","2026-10-21","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1511,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","河北英虎农业机械股份有限公司","自走式玉米穗茎收获机","4YZJ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.87m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6760 x2500 x3600；配套动力：140kW （选配动力：147kW ）；工作行数（通道数）：3行；行距：0.575m；工作幅宽：1.87m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1.8m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1.64m；轴距：2.89m；导向轮轮距：1.45m；驱动轮轮距：1.65m。","T202213130016","2027-01-11","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1512,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、 剥皮 、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7600×2060×3550mm整机质量：7500kg；工作行数（通道数）：3行；行距：560mm；工作幅宽：1900mm；最小离地间隙：200mm；作业速度：1.84～5.2km/h；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；摘穗辊数量：6个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：16辊；割台型式：立式；割刀型式：往复式割刀；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1800mm；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽：500mm；变速机构型式：HMT+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动 /后：无；制动器型式（前/后）：前：制动盘式/后：制动鼓式；轴距：3000mm；驱动轮轮距：1630mm；导向轮轮距：1450mm；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；","T202237370050","2027-03-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1513,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；外形尺寸（长×宽×高）mm：7600×3360×3700，选配：7600×3360×3600；整机重量kg：9650；工作行数（通道数）：4行，行距mm：625，工作幅宽mm：2600；果穗升运器布置位置：右置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2250；秸秆切碎回收机构型式：滚刀式；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作宽幅mm：565；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：前：液压驱动；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；轮胎规格：导向轮12.00-18（选配：10/75-15.3），驱动轮18.4-30（选配：15-24）；配套动力型号：YCA07260-T300，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，标定功率：191kw，标定转速：2200r/min，排放标准：第三阶段","T202132320521","2026-12-29","191","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1514,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米联合收获机","4YZJ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 、秸秆回收；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：8200×2800×3750；\n整机质量\t㎏：9500；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm\t：620；\n工作幅宽\tmm：2600；\n最小离地间隙\tmm\t：180；","T202213130023","2027-01-11","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1515,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米穗茎收获机","4YZJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：8480x2860 x3960；配套动力：191kW（选配动力：176kW、206kW）； 工作行数（通道数）：4行；行距：0.6m；工作幅宽：2.5m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.3m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：0.65m；轴距：3.13m；导向轮轮距：1.87m；驱动轮轮距：1.9m。","T202113130586","2026-10-21","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1516,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北英虎农业机械股份有限公司","自走式玉米穗茎收获机","4YZJ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：8480x2860 x3960；配套动力：191kW（选配动力：176kW、206kW）； 工作行数（通道数）：4行；行距：0.62m、0.56m、0.62m；工作幅宽：2.5m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.3m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.26m；轴距：3.13m；导向轮轮距：1.87m；驱动轮轮距：1.9m。","T202213130015","2027-01-11","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1517,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:252cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7600×2800×3670；导向轮轮距（mm)：1750；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：325；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","T202113130368","2026-08-18","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1518,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式穂茎兼收玉米收获机","4YZP-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:252cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7360×2860×4060；导向轮轮距（mm)：1750；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：325；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","T201913130105","2024-12-08","199","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1519,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:260cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7800×2840×3670；导向轮轮距（mm)：1760；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：280；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","T202113130462","2026-10-21","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1520,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZP-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:260cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7800×2840×3670；导向轮轮距（mm)：1760；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：280；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","T202113130461","2026-10-21","199","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1521,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZP-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:236cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：8265×2820×3670；导向轮轮距（mm)：1760；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：280；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","T202113130460","2026-10-21","199","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1522,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式玉米穗茎收获机","4YZJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZJ-4自走式玉米穗茎收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；配套发动机型号规格：YCA07260-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：6缸增压中冷；配套发动机额定功率：191kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：8100×2740×3750mm；整机质量：8500kG；工作行数：4行；行距：625mm；工作幅宽：2600mm；最小离地间隙：240mm；作业速度：2～4km/h；作业小时生产率：0.4～0.8hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；果穗升运器布置：右置；果穗升运器结构型式：链板；摘穗机构：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：525mm；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2200mm：秸秆切碎回收机构型式：割刀+滚刀;秸秆切碎回收机构：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2350mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：机械+液压驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式、后：鼓式；轴距：3100mm；导向轮轮距：1640mm；驱动轮轮距：1880mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24","T202213130017","2027-01-11","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1523,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.66m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；工作行数：4行；工作幅宽：2660mm；","T202022220016","2025-01-16","199","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1524,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.63m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2630mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收","T202122220114","2026-12-20","176","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1525,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.72m;型式:自走式:是 ","结构形式为轮式：摘穗，剥皮，秸秆还田，秸秆回收。外形尺寸：7650*3230*3400mm，行距620mm。整机质量：9300kg。工作幅宽：2720mm。工作行数：4行。","T202237370054","2027-03-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1526,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","日照市长远机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZJ-4A型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：7950×2800×3800；整机质量kg：9800；工作行数（通道数）：4行；行距mm：620；工作幅宽mm：2600；最小离地间隙mm：315；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮机构数量：16个；卸粮方式：液压倾翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2300；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽mm：660；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式（前/后）：两驱；驱动方式：前/液压驱动；制动器型式（前/后）：前盘式/后鼓式；轴距mm：3280；导向轮轮距mm：1650；驱动轮轮距mm：1950；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202137370572","2026-12-28","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1527,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4CA","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQP-4CA型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7470×2800×3800mm；整机质量：10770kg；工作行数（通道数）：4行；行距：600mm；工作幅宽：2450mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：2.0-4.0km/h；作业小时生产率：0.2-0.6hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤83kg/hm2；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：470mm；卸粮方式：侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2250mm；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽：650mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：液压驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：碟式/后：鼓式；轴距：3400mm；导向轮轮距：1730mm；驱动轮轮距：1935mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202237370049","2027-03-29","200","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1528,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮 、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7950×2800×3800mm；整机质量：9380kg；工作行数（通道数）：4行；行距：620mm；工作幅宽：2600mm；最小离地间隙：270mm；作业速度：1.84～5.2km/h；作业小时生产率：0.4～0.65h㎡/h；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式割刀；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2250mm；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽：600mm；变速机构型式：HMT+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动 /后：无；制动器型式（前/后）：前：制动盘式/后：制动鼓式；轴距：3350mm；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1970mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202237370051","2027-03-29","221","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1529,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","石家庄信聚农牧机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","产品配置参数:结构形式：自走式；结构质量：7900kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7220×2750×3470；割台的有效收获宽度（割副）：2500mm；割台形式：卧式；割刀形式：往复式；导向轮轮距：1750mm；驱动轮轮距：1910mm；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式。","T202213130032","2027-01-11","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1530,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4FR2","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮 、秸秆还田、秸秆回收；收获行数：4行；工作幅宽：2350mm","T202137370562","2026-12-28","220","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1531,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4FR3","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；收获行数：4行；工作幅宽：2350mm","T202137370563","2026-12-28","220","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1532,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.63m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2630mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收","T202265650058","2027-01-29","176","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1533,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","中国一拖集团有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.59m;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）:轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收、秸秆还田；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：8100×3300×3750；结构质量（kg）：8900；工作行数：4；适应行距范围（mm）：625；工作幅宽（mm)：2590；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量（个）：16；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置:中置；工作幅宽（mm）：2250；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm):565；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：液压+机械驱动；制动器型式（前/后）：前：钳盘式；轮胎规格 ：导向轮轮胎规格10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24。","T202114140099","2026-12-28","191.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1534,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","中矿重机装备制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米联合收获机","4YZJ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：8200×2800×3750；\n整机质量\t㎏：9500；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm\t：620；\n工作幅宽\tmm\t：2600；\n最小离地间隙\tmm\t：180；","T202213130022","2027-01-11","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1535,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","德州盛然晨农业装备有限公司肃宁分公司","穗茎兼收玉米收获机","4YLSJ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YLSJ-5A穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆回收；配套发动机型号规格：YCA07260-T300；配套发动机额定功率，KW:191;配套发动机额定转速，r/min:2200;整机外形尺寸(长×宽×高)：8550×2830×4970；整机质量：8760kg；工作行数（通道数）：5行；行距，mm:500;工作幅宽，mm:2830;最小离地间隙，mm:≥300;果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：立式摘穗对辊；剥皮机构型式：橡胶螺旋+鱼鳞式；割台型式：立式；割刀型式：往复式；风扇数量：3个；风扇型式：离心式；秸秆切碎回收机构型式：滚刀式铡切+抛送风机抛送；秸秆切碎回收机构位置：驾驶室正下方；秸秆切碎回收机构工作幅宽，mm:400;变速机构型式：机械+液压；驱动桥型式（前、后）：机械+液压/机械；制动器型式（前、后）：液压式/无；轴距，mm:3000;导向轮轮距，mm:1850;驱动轮轮距，mm:1850;导向轮轮胎规格：10/75-15.3;驱动轮轮胎规格：15.5/80-24","T202265650080","2027-01-29","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1536,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","德州盛然晨农业装备有限公司肃宁分公司","穗茎兼收玉米收获机","4YLSJ-5B","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YLSJ-5B穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆回收；配套发动机型号规格：YCA07260-T300；配套发动机额定功率，KW:191;配套发动机额定转速，r/min:2200;整机外形尺寸(长×宽×高)：8550×3040×4970；整机质量：9770kg；工作行数（通道数）：5行；行距，mm:560;工作幅宽，mm:2900;最小离地间隙，mm:≥300;果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：立式摘穗对辊；剥皮机构型式：橡胶螺旋+鱼鳞式；割台型式：立式；割刀型式：往复式；风扇数量：3个；风扇型式：离心式；秸秆切碎回收机构型式：甩刀式；秸秆切碎回收机构位置：驾驶室正下方；秸秆切碎回收机构工作幅宽，mm:400;变速机构型式：机械+液压；驱动桥型式（前、后）：机械液压/无；制动器型式（前、后）：液压式/无；轴距，mm:3000;导向轮轮距，mm:1600;驱动轮轮距，mm:1930;导向轮轮胎规格：12.5/80-15.3TL;驱动轮轮胎规格：460/70R24","T202265650080","2027-01-29","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1537,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-5C","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：8200×2850×3800；整机质量（kg）：9730；工作行数（通道数）行：5；行距（mm）：565；工作幅宽（mm）：2820；最小离地间隙（mm）：270；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；摘穗辊/板数量（个）：10；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：立式；割刀型式：往复式割刀；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2600；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）：400；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：HMT+机械变速箱；\n驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：机械+液压驱动 /无；制动器型式（前/后）：前：制动盘式/后：制动鼓式；\n轴距（mm）：3350；导向轮轮距（mm）：1650；驱动轮轮距（mm）：1970；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202137370571","2026-12-28","221","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1538,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-5(W100)","收获行数:5行;工作幅宽:3.2m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","5行割台；幅宽3.2m；型式：自走式（籽粒收获型）","T202100121209","2026-12-30","104","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1539,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZL-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.015/3.405m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：轮式、籽粒直收；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7850×3180×3510或7800×3580×3510；整机质量kg：8750；工作行数（通道数）：5行；行距mm：550/650；工作幅宽mm：3015/3405；摘穗机构型式：钢板可调；摘穗辊/板数量：10个；割台型式：卧式；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵向单轴流+纹杆块式；风扇型式：贯流式；凹板筛型式：梳齿式；清选筛型式：网格筛；卸粮方式：机械卸粮；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+液压无极变速器；驱动型式：两驱；驱动方式：前：机械+液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3,驱动轮：15-24；配套动力型号：CF5F190-S，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率：139.7kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配YCA05190-T301，制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：140kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320520","2026-12-29","139.7","购机补贴（非通用类）","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1540,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZL-6","收获行数:6行;工作幅宽:4.05m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：轮式、籽粒直收；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：10050×4200×4070，选配：10050×4200×4140；整机质量kg：13000；工作行数（通道数）：6行；行距mm：650；工作幅宽mm：4050；摘穗机构型式：钢板可调；摘穗辊/板数量：12个；割台型式：卧式；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵向单轴流+纹杆块式；风扇型式：贯流式；凹板筛型式：梳齿式；清选筛型式：网格筛；卸粮方式：机械卸粮；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+液压无极变速器；驱动型式：四驱；驱动方式：前：机械+液压驱动/后：机械驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮14.9-24（选配：19.5L-24)，驱动轮28L-26；配套动力型号：YC6J210-T305,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：155kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320519","2026-12-29","155","购机补贴（非通用类）","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1541,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-8(5088)","收获行数:8行;工作幅宽:5.2m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：11138×5511×4750；工作行数：8；适应行距范围cm：65；摘穗机构型式：摘穗板式；割刀型式 ：旋转甩刀式；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：栅格式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：滚筒式动定刀；工作幅宽：5.2m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；驱动桥型式：中央单级、轮边减速；制动器型式：摩擦片式；轮胎规格 ：16.9-26/30.5L-32；","T202206060007","2027-01-26","156","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1542,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-8A(6140)","收获行数:8行;工作幅宽:5.6m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式:脱粒型、粉碎还田；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：11360×5840×4700；工作行数：8；适应行距范围cm：70；摘穗机构型式：摘穗板式；割刀型式 ：旋转甩刀式；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：双层异向鱼鳞筛；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：滚筒式动定刀；工作幅宽：5.6m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；驱动桥型式：中央单级、轮边减速；制动器型式：摩擦片式；轮胎规格 ：600/65R28，800/65R32；","T202206060006","2027-01-26","240","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1543,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6S","收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","型号规格：4YZL-6S；结构型式：轮式、籽粒直收、秸秆还田；配套发动机型号规格：YC6J200-T300；外形尺寸（长×宽×高）：9330×4180×3850mm；工作行数：6行；适应行距范围：500～700mm；工作幅宽：3900mm；最大通过高度：3980；最小离地间隙：400mm；作业速度：1.5～6.0km/h；作业小时生产率：0.6～1.5hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗棍/板数量：12个；割台型式：卧式；脱粒滚筒数量：一个；脱粒滚筒型式：单纵轴流组合滚筒；脱粒滚筒外径×长度：610×3100mm；风扇数量：一个；风扇型式：离心/扇板式；风扇直径：Φ450mm；凹板筛型式：栅格式；请选筛形式：鱼鳞/冲孔式；卸粮方式：机械自动卸粮；秸秆粉碎还田机构形式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：脱粒滚筒后下方；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1300；驾驶室型式：普通型；变速机构型形式：机械四挡+静液压无级变速；驱动桥形式（前/后）：液压马达驱动前桥/机械式驱动后桥；制动器形式：前桥盘式制动/后无；轴距：3305mm；导向轮轮距：2600mm；驱动轮轮距：2600mm；导向轮轮胎规格：14.9-24；驱动轮轮胎规格：28L-26；","T20190606091","2024-12-31","147","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1544,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8S","收获行数:8行;工作幅宽:4.16m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","型号规格：4YZL-8S；结构型式：轮式、籽粒直收；配套发动机型号规格：YCA08280-T301；额定功率：206KW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：9920×4420×3980mm；结构质量：11900kg；工作行数：8行；行距：520mm；工作幅宽：4160mm；最大通过高度：3980mm；最小离地间隙：450mm；理论作业速度：1.5～6.0km/h；作业小时生产率：0.6～2.0hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；摘穗机构形式：卧式摘穗板式；摘穗辊/板数量：16个；割台形式：卧式；脱粒滚筒型式：单纵轴流滚筒；脱粒滚筒外径×长度：660×3085mm；脱粒滚筒数量：一个；风扇型式：贯流式风机；风扇直径：Φ450mm；风扇数量：一个；凹板筛型式：栅格式；清选筛形式：鱼鳞/冲孔式；卸粮方式：多方位液压旋转卸粮；驾驶室形式：封闭式；变速机构型式：机械四挡+静液压无级变速；驱动桥型式：（4×4）液压马达驱动前桥/机械式后驱动桥；制动器型式：前桥盘式制动/后无；轴距：3750；轮距(导向轮/驱动轮)：2600/2650mm；轮胎规格(导向轮/驱动轮)：16.9-28/800/65R32","鄂2019499","2024-12-29","206","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1545,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M","收获行数:5行;工作幅宽:2.88m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880mm","T202100371763","2026-12-30","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1546,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M6","收获行数:5行;工作幅宽:3.4m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：3400mm","T202100371758","2026-12-30","147","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1547,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M8","收获行数:5行;工作幅宽:3.015m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：3015mm","T202100371765","2026-12-30","147","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1548,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5R","收获行数:5行;工作幅宽:2.98m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2980mm","T202100371746","2026-12-30","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1549,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-6K1","收获行数:6行;工作幅宽:3.6m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：6行；工作幅宽：3600mm","T202100371759","2026-12-30","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1550,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-8K","收获行数:8行;工作幅宽:4.25m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：4250mm","T202100371769","2026-12-30","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1551,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-900","工作幅宽:0.9m","1、外形尺寸(长×宽×高):2335mm×1210mm×1100mm\n2、配套(发动机额定)功率:22.0-36.7kW\n3、结构型式:悬挂式工作幅宽:900mm\n4、挖掘铲型式:平铲\n5、除茎蔓装置型式:圆盘切刀\n6、输送装置型式:格栅筛输送链式\n7、清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410050","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1552,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-90DL","工作幅宽:0.9m","型号名称：4U-90DL型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2600mm×1250mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：31.5～42.5kW;结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：900mm；挖掘铲型式：振动式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140761","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1553,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4U-85","工作幅宽:0.85m","型号名称：4U-85型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2050×1200×1050（mm）；配套（发动机额定）功率：22.1～29.4（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：850mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371768","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1554,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4US-80","工作幅宽:0.8m","型号名称：4US-80型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：1270×1000×810（mm）；配套（发动机额定）功率：7.35～13.2（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：手扶直联式；工作幅宽：800mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371755","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1555,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-90","工作幅宽:0.9m","型号名称：4UX-90型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2050×1250×1050（mm）；配套（发动机额定）功率：25.7～36.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：900mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371773","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1556,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","马铃薯收获机","4U-80","工作幅宽:0.8m","结构型式:手扶直联式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1070×985×700mm；配套（发动机额定）功率：8.8～13.2kW；工作幅宽：800mm；挖掘铲型式：振动式平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；输送装置型式：输送链。","T202000371221","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1557,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","马铃薯收获机","4U-90","工作幅宽:0.9m","结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2340×1180×1140mm；配套（发动机额定）功率：29.4～44.1kW；工作幅宽：900mm；挖掘铲型式：平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；输送装置型式：输送链。","T202000371214","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1558,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","沂南县中天机械有限公司","马铃薯收获机","4US-70","工作幅宽:0.7m","规格型号：4US-70,外形尺寸（长×宽×高）1000×870×650mm，配套动力：8.82-11.03kw，结构型式：手扶直联，工作幅宽：700mm，挖掘铲型式：振动平铲，清选分离装置型式：格栅筛式输送链，","T201937370166","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1559,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","沂水巨龙机械有限公司","马铃薯收获机","4US-70","工作幅宽:0.7m","型号名称：4US-70型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：1000×860×650mm；配套（发动机额定）功率：8.82～11.03kW；结构型式：手扶直联式；工作幅宽：700mm；挖掘铲型式：振动式平铲；输送装置型式：输送链；清选分离装置型式：输送链式格栅筛","T202100370554","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1560,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-1000","工作幅宽:1.0m","1、外形尺寸(长×宽×高):2335mm×1310mm×1100mm\n2、配套(发动机额定)功率:22.0-36.7kW\n3、结构型式:悬挂式工作幅宽:1000mm\n4、挖掘铲型式:平铲\n5、除茎蔓装置型式:圆盘切刀\n6、输送装置型式:格栅筛输送链式\n7、清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410050","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1561,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-110","工作幅宽:1.1m","型号名称：4U-110型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2400mm×1420mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：32.5～43.6kW。结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：1100mm；挖掘铲型式：固定式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140766","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1562,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-110DL","工作幅宽:1.1m","型号名称：4U-110DL型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2600mm×1420mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：32.5～43.6kW;结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：1100mm；挖掘铲型式：振动式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140761","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1563,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","工作幅宽:1.1m","4UX-110型马铃薯收获机；外形尺寸(长×宽×高):1760×1430×900mm;配套动力:29.4~33.1kW;结构型式:悬挂式;工作幅宽:1100mm;挖掘铲型式:平铲;清选分离装置型式:格栅筛式输送链;","T201937370060","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1564,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110B","工作幅宽:1.1m","型号名称：4UX-110B型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2280×1450×1050（mm）；配套（发动机额定）功率：29.4～36.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1100mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371772","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1565,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-110C","工作幅宽:1.1m","型号名称：4UX-110C型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2050×1450×1050（mm）；配套（发动机额定）功率：29.4～36.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1100mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371773","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1566,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-120","工作幅宽:1.2m","型号名称：4UX-120型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2050×1550×1050（mm）；配套（发动机额定）功率：29.4～36.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1200mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371773","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1567,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-120B","工作幅宽:1.2m","型号名称：4UX-120B型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2280×1550×1050（mm）；配套（发动机额定）功率：29.4～36.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1200mm；挖掘铲型式：振动式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371772","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1568,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-130","工作幅宽:1.3m","型号名称：4UX-130型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2050×1650×1100（mm）；配套（发动机额定）功率：29.4～36.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1300mm；挖掘铲型式：固定式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371771","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1569,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","马铃薯收获机","4U-130","工作幅宽:1.3m","结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2320×1610×1120mm；配套（发动机额定）功率：44.1～58.8kW；工作幅宽：1300mm；挖掘铲型式：平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；输送装置型式：输送链。","T202000371213","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1570,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-1700","工作幅宽:1.7m","1、外形尺寸(长×宽×高):3900mm×2160mm×1270mm\n2、配套(发动机额定)功率:88-118kW\n3、结构型式:悬挂式工作幅宽:1700mm\n4、挖掘铲型式:组合式铲刀\n5、除茎蔓装置型式:圆盘切刀\n6、输送装置型式:格栅筛输送链式\n7、清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410038","2025-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1571,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯收获机","4U-160DL","工作幅宽:1.6m","型号名称：4U-160DL型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2600mm×1900mm×1110mm；配套（发动机额定）功率：44～88.2kW;结构型式：悬挂式挖掘机；工作幅宽：1600mm；挖掘铲型式：振动式平铲；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","T202100140762","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1572,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-150","工作幅宽:1.5m","型号名称：4UX-150型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2050×1850×1100（mm）；配套（发动机额定）功率：36.8～66.2（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1500mm；挖掘铲型式：固定式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371771","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1573,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-170","工作幅宽:1.7m","型号名称：4UX-170型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2370×2150×1100（mm）；配套（发动机额定）功率：58.8～80.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1700mm；挖掘铲型式：固定式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/mm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371774","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1574,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛璞盛机械有限公司","马铃薯收获机","4UX-180","工作幅宽:1.8m","型号名称：4UX-180型马铃薯收获机；工作状态a外形尺寸（长×宽×高）：2370×2250×1100（mm）；配套（发动机额定）功率：58.8～80.8（kW）；配套发动机额定转速*： / r/min；结构型式：三点悬挂式；工作幅宽：1800mm；挖掘铲型式：固定式尖铲；除茎蔓装置型式：/；输送装置型式：输送链式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛；马铃薯输出方式*：/；最小离地间隙*：/mm；变速方式*：/；驱动桥型式*：/；驱动桥驱动方式*：/；制动器型式*：/；轴距*：/mm；导向轮轮距*：/mm；驱动轮轮距*：/\nmm；导向轮轮胎规格*：/；驱动轮轮胎规格*：/","T202100371774","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1575,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HW-2（1300）A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.3m","型号名称：4HW-2(1300)A型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，25.7～58.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2300×1560×920mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：1垄/2行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1300mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式。","T202100521090","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1576,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HWG-2（1300）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.3m","型号名称：4HWG-2(1300)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，51.5～66.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3115×1570×1160mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：1垄/2行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1300mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；秧土分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊。","T202100521089","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1577,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛德兴万丰农业机械有限公司","花生有序铺放收获机","4HW-2A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.8m","结构型式：挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率(牵引式或悬挂式)：11kW～30kW四轮拖拉机；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2150×875×875；工作垄/行数：1垄/2行；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：800mm；作物输送机构型式：链条夹持式；秧土分离机构型式：振动式；","T202037370317","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1578,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","潍坊中迪机械科技有限公司","花生挖掘机","4HX-2","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式：挖掘式；配套动力型式：轮式拖拉机；配套动力功率范围：22.05～40.0 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\t：2250×1000×950mm；整机质量：286kg；作业速度：3-5 km/h；作业小时生产率：0.33-0.53 hm2/h；工作幅宽：810 mm；工作垄/行数：1/2 行；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：810 mm","鄂2019035","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1579,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","沂南县中天机械有限公司","花生条铺收获机","4HW-80","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.8m","配套四轮拖拉机；工作幅宽:0.8m；型号名称:4HW-80型花生条铺收获机；结构形式:挖掘式、悬挂式；配套动力标定功率:≥13.24kw(轮式拖拉机)；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2300mm×920mm×900mm；整机质量:170kg；作业速度:1.0km/h-3.0km/h；作业小时生产率:0.08hm2/h-0.24hm2/h；适用垄(行)距范围:800mm；工作幅宽:800mm；工作垄/行数:1垄2行；挖掘机构形式:铲式；挖掘机构工作幅宽:800mm；挖掘深度调节范围:5cm-25cm,","鲁T2018141","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1580,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-2(810)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","4HW-2(810)型花生挖掘机参数      结构型式:悬挂式，配套动力(kW):四轮14.7～22.1,工作状态外形尺寸(长×宽×高):2100×1050×810 mm,挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:810mm，作物输送机构型式:振动链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410225","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1581,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-155","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","4HS-1550型花生收获机：结构形式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮29.4-44.1KW，工作状态外形尺寸：2690mmx1700mmx1000mm（至吊架上端）,挖掘机机构型式：梯形铲，工作幅宽1550mm，分离机构型式：链条传动栅栏式，","豫2019001","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1582,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-165","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","4HS-165型花生S收获机：结构形式：悬挂式，配套功率：51.4-73.5KW，工作状态外形尺寸：3450mmx1920mmx1080mm（至吊架上端）,整机质量：750KG,机构型式：梯形铲，工作幅宽1650mm，分离机构型式：链条传动栅栏式，","豫2019002","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1583,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HW-4（1600）A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.6m","涵盖机型：型号名称：4HW-4(1600)A型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，53～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3620×1900×1185mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1600mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202100521092","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1584,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HW-4（1900）A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.9m","型号名称：4HW-4(1900)A型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，66.2～95.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3620×2200×1185mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1900mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202100521092","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1585,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HWG-4（1600）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.6m","涵盖机型：型号名称：4HWG-4(1600)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，58.8～73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×1870×1185mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1600mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；秧土分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊。","T202100521091","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1586,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HWG-4（1900）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.9m","型号名称：4HWG-4(1900)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，58.8～80.9kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×2180×1185mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1900mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；秧土分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊。","T202100521091","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1587,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南沃德机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-5(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式：悬挂式（配套四轮拖拉机），外形尺寸（长×宽×高）mm：2700×1910×1160，挖掘机构型式：铲刀，挖掘机构工作幅宽（mm）：1650，结构质量（kg）：730，工作垄/行数：2/5；","T202141410188","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1588,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1750）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.75m","型号名称：4HW-4(1750)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率（kW）：四轮66.2~74.0；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1990×1280;工作垄/行数（垄/行）：2/4；挖掘机构型式：梯型铲式；挖掘机构工作幅宽（mm）：1750；作物输送机构型式：链传动式；秧土分离机构型式：链传动栅栏式","T202141410175","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1589,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","新乡市豫长春机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1650）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式：悬挂式 \n挖掘机构型式：铲式\n工作幅宽：1650mm\n配套功率：58.5～88.2KW\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3480×1950×1120mm\n作业小时生产率：0.27～0.4hm²/h","T202100411849","2026-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1590,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1550)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","4HW-4(1550)型花生我挖掘机：结构形式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮29.4-44.1KW，工作状态外形尺寸：2690mmx1700mmx1000mm,挖掘机机构型式：梯形铲，工作幅宽1550mm，作物输送机构型式：链条传动栅栏式，秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T201941410063","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1591,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","4HW-4(1650)型花生我挖掘机：结构形式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮51.4-73.5KW，工作状态外形尺寸：3450mmx1920mmx1080mm,挖掘机机构型式：梯形铲，工作幅宽1650mm，作物输送机构型式：链条传动栅栏式，秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T201941410063","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1592,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1800)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.8m","4HW-4(1800)型花生我挖掘机：结构形式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮73.5-88.2KW，工作状态外形尺寸：3450mmx2080mmx1120mm,挖掘机机构型式：梯形铲，工作幅宽1800mm，作物输送机构型式：链条传动栅栏式，秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T201941410063","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1593,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1550）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.55m","4HW-4(1550)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮29.4～44.1(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):2750×1680×970，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1550mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410224","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1594,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1650）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","4HW-4(1650)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮51.4～73.5(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3450×1920×1080，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1650mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410224","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1595,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-4（1800）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.8m","4HW-4(1800)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮66.2～80.9(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3450×2080×1120，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:1800mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:震动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410224","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1596,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南金土地农业装备有限公司","花生收获机","4HS-215","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","4HS-215型花生收获机配置参数：结构形式：悬挂式，配套功率：73.5KW，工作状态外形尺寸：3532mmx2428mmx1180mm,挖掘机构形式：梯形铲，挖掘机构工作幅宽：2150mm，分离机构型式：链条传动栅栏式.","豫2019003","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1597,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HW-6（2100）A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.1m","涵盖机型：型号名称：4HW-6(2100)A型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，70～110.3kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3890×2380×1250mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：3垄/6行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：2100mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202100521093","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1598,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HW-6（2300）A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.3m","涵盖机型：型号名称：4HW-6(2300)A型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，73.5～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3890×2580×1250mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：3垄/6行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：2300mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202100521093","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1599,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","花生挖掘机","4HW-6（2500）A","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.5m","型号名称：4HW-6(2500)A型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮，88.2～132.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3890×2780×1250mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：3垄/6行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：2500mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202100521093","2026-11-02","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1600,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县富田农机设备有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","4HW-6(2150)型花生挖掘机配置参数：结构形式：悬挂式，配套动力型式及功率：四轮73.5KW，工作状态外形尺寸：3532mmx2428mmx1180mm,挖掘机构形式：梯形铲，挖掘机构工作幅宽：2150mm，作物输送机构型式：链条传动栅栏式，秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏+链条传动栅栏式+碎土辊","T201941410035","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1601,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","4HW-6（2150)挖掘机参数  结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率kW:四轮73.5～88.2(悬挂式)，工作状态外形尺寸(长×宽×高):3580×2430×1180，挖掘机构型式:梯形铲，挖掘机构工作幅宽:2150mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:震动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","T202041410226","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1602,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县豫丰机械有限公司","花生挖掘机","4HW-8（2660）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.66m","4HW-8(2660)挖掘机参数   结构型式:悬挂式，配套动力型式及功率:四轮拖拉机(102.9～147.1) kW,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3580×3200×1230,挖掘机构型式:梯形铲式，挖掘机构工作幅宽:2660mm,作物输送机构型式:链条传动栅栏式，秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式＋链条传动栅栏式＋碎土辊","鄂2020297","2025-11-01","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1603,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","自走式花生联合收获机","临沭县东泰机械有限公司","自走式花生联合收获机","4HD-2","工作幅宽:0.6m;型式:自走式:是 ;含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走履带式半喂入；配备安徽全柴国三发动机，功率：33.8KW；外观尺寸(长×宽×高)：4530×1980×2550mm；工作幅宽：600mm；挖掘机构：铲式；分离机构：抖杆式；摘果机构：对辊式；清选机构：振动分离式；集果方式：机械；","T202100421863","2026-12-30","33.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1604,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：轮式自走，工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：6850×2800×3420，捡拾机构型式：凸轮弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量kg/s：2.5；捡拾机构工作幅宽（mm)：2600；作物输送机构型式：链条耙齿式；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊尺寸（直径×长度）mm:710×2000；摘辊个数：1个；清选机构型式：风机+振动筛式；荚果输送机构型式：风送式；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械式；驱动方式：4×2；驱动型式：前：机械驱动/后：机械驱动；制动器型式：前：钳盘式/后：/；轮胎：前15-24，后10-15；驾驶室：普通；配套动力型号：CF4D150-H,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率：110.3kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段；选装一YC4DK150-T300,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：110kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320420","2026-12-01","110","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1605,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：轮式自走，工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：6850×2800×3420，捡拾机构型式：凸轮弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量kg/s：2.5；捡拾机构工作幅宽（mm)：2600；作物输送机构型式：链条耙齿式；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊尺寸（直径×长度）mm:710×2000；摘辊个数：1个；清选机构型式：风机+振动筛式；荚果输送机构型式：风送式；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械式；驱动方式：4×2；驱动型式：前：机械驱动/后：机械驱动；制动器型式：前：钳盘式/后：/；轮胎：前15-24，后10.0/75-15.3；驾驶室：普通；配套动力型号：CF4D150-H,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率：110.3kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段；选装一YC4DK150-T300,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：110kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320420","2026-12-01","110","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1606,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5S","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：轮式自走，工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：6850×2800×3420，捡拾机构型式：凸轮弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量kg/s：2.5；捡拾机构工作幅宽（mm)：2600；作物输送机构型式：链条耙齿式；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊尺寸（直径×长度）mm:710×2000；摘辊个数：1个；清选机构型式：风机+振动筛式；荚果输送机构型式：风送式；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械式；驱动方式：4×4；驱动型式：前：机械驱动/后：机械驱动；制动器型式：前：钳盘式/后：/；轮胎：前15-24，后10.0/75-15.3；驾驶室：普通；配套动力型号：CF4D150-H,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率：110.3kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段；选装一YC4DK150-T300,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：110kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320420","2026-12-01","110","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1607,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南德昌机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5B","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-2.5B型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6510mm×2750mm×3380mm；整机质量：5790kg；最小离地间隙：250mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量：2.5kg/s；工作幅宽：2500mm；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）710mm×2000mm；摘辊（滚筒）个数：1个；荚果输送机构型式：风送式；驱动方式：4×4；轴距：2970mm；前轮距：1920mm；后轮距：1860mm；前轮胎规格：15-24；后轮胎规格：10.0/75-15.3；","T202041410051","2025-03-30","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1608,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南德昌机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.5C","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-2.5C型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6510mm×2750mm×3380mm；整机质量：5550kg；最小离地间隙：250mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：搅龙式；喂入量：2.5kg/s；工作幅宽：2500mm；摘果机构型式：滚筒+凹板式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）710mm×2000mm；摘辊（滚筒）个数：1个；荚果输送机构型式：风送式；驱动方式：4×2；轴距：2970mm；前轮距;1920mm；后轮距：1810mm；前轮胎规格：15-24；后轮胎规格;10-15；","T202041410051","2025-03-30","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1609,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3.0","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:113.2kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-3.0型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走轮式+捡拾+摘果+集秧蔓;配套发动机额定功率：113.2kw；配套发动机额定转速：2300r/min;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6610×2840×3360mm;最小离地间隙：270mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋叶片扒指式；喂入量（全喂入机型）：3.0kg/s；捡拾机构工作幅宽：2600mm;作物输送机构型式：链耙；摘果机构型式：纵轴流滚筒；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）：Ф710×1997mm；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：振动筛+风机；荚果输送机构型式：绞龙+风机；集果方式（机械/人工）：机械；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中；变速箱型式（机械式、机械+液压无极变速、其它型式）：机械+液压无极变速；驱动方式（4×2、4×4）：4×2；驱动型式（静液压驱动、机械驱动、其它型式）：机械驱动；制动器型式：（前）盘、（后）鼓；轴距/轨距：3030（轴距）；前/后轮距：1940/1780；前/后轮胎规格：15-24（前）/10.0/75-15.3（后）；驾驶室（无、简易、普通、封闭）：普通。","鄂2019399","2024-09-27","113.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1610,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南豪久科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3.0","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:117.7kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-3.0型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走轮式+捡拾+摘果+集秧蔓；配套发动机额定功率：117.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6610×2860×3430mm；最小离地间隙：280mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋叶片扒指式；喂入量（全喂入机型）：3.0kg/s；捡拾机构工作幅宽：2600mm；作物输送机构型式：链耙；摘果机构型式：纵轴流滚筒；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）；φ710×1997mm；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：振动筛+风机；荚果输送机构型式：绞龙+风机；集果方式（机械/人工）：机械；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中；变速箱型式（机械式、机械+液压无极变速、其它型式）：机械+液压无级变速；驱动方式（4×2、4×4）：4×2；驱动型式（静液压驱动、机械驱动、其它驱动）：机械驱动；制动器型式：（前）盘、（后）鼓；轴距/轨距：3030mm（轴距）；前/后轮距：1940/1780mm；前/后轮胎规格：15-24（前）、10.0/75-15.3（后）；驾驶室（无、简易、普通、封闭）：普通。","T202100131276","2026-12-30","117.7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1611,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南华兴机电科技有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","1.型号名称：4HJL-3型自走式花生捡拾收获机\n2.结构型式：自走式\n3.配套发动机额定功率：103kW\n4.配套发动机额定转速：2400r/min\n5.工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：6750×2830 ×3420mm\n6.最小离地间隙：260mm\n7.捡拾机构型式：弹齿滚筒式\n8.喂入机构型式：螺旋扒指式\n9.喂入量（全喂入机型）：3kg/s\n10.捡拾机构工作幅宽：2600mm\n11.作物输送机构型式：耙齿链条式\n12.摘果机构型式：纵向轴流刀齿式\n13.摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）：710×2000mm\n14.摘辊（滚筒）个数：1个\n15.清选机构型式：风筛式\n16.荚果输送机构型式：风送式2940\n17.集果方式（机械/人工）：机械\n18.秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中\n19.变速箱型式(机械式、机械+液压无级变速、其它型式)：机械式\n20.驱动方式（4×2﹑4×4）：4×2\n21.驱动型式（静液压驱动、机械驱动、其它型式）：机械驱动\n22.制动器型式：前：钳盘式、后：鼓式\n23.轴距：2940(轴距）\n24.前/后轮距：前：1920、后：1800\n25.前/后轮胎规格：前：15-24、后：10-15","T202041410053","2025-03-30","103","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1612,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3.0A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:117.7kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJL-3.0A型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走轮式+捡拾+摘果+集秧蔓；配套发动机额定功率：117.7kW；配套发动机额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6610×2860×3430（mm）；最小离地间隙：280mm；喂入量：3.0kg/s；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋叶片扒指式；捡拾机构工作幅宽：2600mm；作物输送机构型式：链耙；摘果机构型式：纵轴流滚筒；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）φ710×1997；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：振动筛+风机；荚果输送机构型式：搅龙+风机；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械+液压无极变速；驱动方式：4×2；驱动型式：机械驱动；制动器型式：（前）盘、（后）鼓；轴距/轨距：3030mm；轮距（前/后）：1940/1780mm；轮胎规格（前/后）：15-24（前）、10.0/75-15.3（后）；驾驶室：普通。","T202143430136","2026-10-27","117.7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1613,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南伟晟昌机械设备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2500m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","配置玉柴发动机YC4DK150-T300,110KW，秧蔓集中处理，捡拾机工作幅宽2500mm，摘果机机构型式：刀齿式。集中集果，配置普通驾驶室。","T202141410008","2026-03-14","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1614,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南伟晟昌机械设备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3B","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","发动机型号：YC4DK130-T300，功率110Kw，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，排放阶段：国三排放","T202141410045","2026-03-14","110","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1615,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式:轮式自走全喂入式；捡拾机构工作幅宽（mm）:2500；配套动力：110kW；具有捡拾、摘果、清选、集果等功能；配套发动机型号：YC4DK150-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2600;排放阶段：第Ⅲ阶段；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）： 6500×2790×3400；最小离地间隙（mm）:265；捡拾机构型式:弹齿式；喂入机构型式:螺旋搅龙+螺旋扒齿式；喂入量（kg/s）:3;作物输送机构型式:链耙式;摘果机构型式:纵向轴流杆齿式;摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）（mm）:φ675×1970;摘辊（滚筒）个数(个):1；清选机构型式:清选风机+往复式振动筛；荚果输送机构型式:螺旋搅龙叶片式+风机式；集果方式:机械；秧蔓处理方式:集中；变速箱型式: 机械+液压无极变速式；驱动方式:4×2；驱动型式：静液压驱动；制动器型式：盘式；轴距/轨距（mm）:3000；轮距（前/后）：前：15-24/后：10.0/75-15.3；驾驶室（无、简易﹑普通﹑封闭）： 普通。","T202132320601","2026-12-29","110","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1616,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:113kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2500；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：6560mm×2770mm×3420mm；前轮轮胎规格：15-24；后轮轮胎规格：10-15；前轮轮距（mm）：1920；后轮轮距（mm）：1755；轴距（mm）：2930；变速箱型式：机械式（3+1）；分离机构型式：栅格式；分离机构分离机构工作面尺寸（长×宽）mm：2000×1330；摘果机构型式：纵向轴流刀齿式；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）（mm）：710×2000；集果方式（机械/人工）：机械；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中；","T202142420329","2026-11-23","113","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1617,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:103kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：6560×2875×3530：最小离地间隙(mm):260；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋滚筒偏心拨齿式；喂入量（全喂入机型）kg/s：3；捡拾机构工作幅宽（mm）：2500；作物输送机构型式：链耙式；摘果机构型式：纵向轴流刀齿式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）mm：Φ710×2000；摘辊（滚筒）个数：1；清选机构型式：风筛式；荚果输送机构型式：风送式；集果方式（机械/人工）：机械式；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中式；变速箱型式：机械+液压无级变速；驱动方式：4×4；驱动型式：静液压驱动；制动器型式：盘式；轴距（mm）：3100；前/后轮距（mm）：前轮1920/后轮1755；前/后轮胎规格：前轮15-24/后轮10/75-15.3；驾驶室*（无、 简易﹑普通﹑封闭）：普通","鄂2019427","2024-11-15","103","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1618,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","正阳县豫丰机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HZJ-2500","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:88kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","4HZJ-2500型自走式花生捡拾收获机配置参数：结构形式：自走式，生产企业：浙江新柴股份有限公司，牌号型号：新柴4D32RT30/1004，结构形式：直列、水冷、四冲程、直喷缩口燃烧室，气缸数量：4，配套发动机：73.5KW，标定转速：2400r/min，工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：6500x2720x3430，整机质量：5300kg，最小离地间隙：250mm。最小通过半径：左转：7150mm,右转：5250mm,作业速度：1.2-2.4km/h,工作幅宽：2500mm,分离机构形式：风吹筛选组合式，摘果机构：纵向弧形刀齿式，摘辊尺寸（直径x长度）：700x2000，摘辊个数：一个，捡拾机构：凸轮式捡拾齿，长度：2500mm\n清选机构形式：蜗壳弧形叶片离心式，风扇尺寸（直径x宽度）：280x850mm,集果机构：集果方式：气动式，果箱容积：2.25m³，变速箱形式;无极变速，制动器形式：盘式，集果方式：机械。","豫2018021","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1619,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","长春福德机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJQ-2.0","捡拾幅宽:1.1m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJQ-2.0型花生捡拾收获机；结构型式：牵引式；配套动力型式及功率：≥29.4轮式拖拉机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6820×3340×3400；最小离地间隙：300mm；捡拾机构型式：带耙式；喂入机构型式：皮带刮板式；喂入量：2.0kg/s;捡拾机构工作幅宽：1100mm;摘果机构型式：纵向轴流弓齿式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）：700×2200mm；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：风筛组合式；荚果输送机构型式：垂直链斗式；集果方式：机械与人工两用；秧蔓处理方式：集中。","T202022220210","2025-12-24","29.4","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1620,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","驻马店市宇丰农机装备有限公司","牵引式花生捡拾收获机","4HQJ-1000","捡拾幅宽:1m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","额定功率 23.5~58.8kW, 外观尺寸 5840*2470*2660（mm）, 工作幅宽 1000mm, 作业速度1~3km/h 作业小时生产率 0.13~0.26hm2/h","豫2018133","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1621,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力11—15kW花生摘果机","新野县为农农机有限公司","花生摘果机","5HZ-670","配套动力功率:11kW","型号名称：5HZ-670型花生摘果机；结构形式：简式；整体外形尺寸（mm）：1305×1202×1547；配套电机总功率（kW）：11(选配）；喂入方式：人工喂入；摘果滚筒数量：1个；摘果滚筒型式：刀齿式；摘果滚筒尺寸（mm）：460×671;摘果滚筒转速（r/min）：500;凹版型式：栅格式；凹版尺寸（长×宽）（mm）:700×580;分离、清选模式：风吹＋筛选。风扇数量（个）：1；风扇型式：叶片式。","T202041410255","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1622,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力11—15kW花生摘果机","正阳县富田农机设备有限公司","花生摘果机","5HZ-690","配套动力功率:11kW","5HZ-690型花生摘果机：结构形式：简式，整机外形尺寸（长x宽x高）1470mmx1200mmx1570mm,整机质量170kg，配套电动机总功率：11（选配）KW，喂入方式：人工喂入，摘果滚筒数量：1个，摘果滚筒型式：刀齿式，摘果滚筒尺寸：440x690mm,摘果滚筒转速：490r/min，凹版型式：栅格式，凹版尺寸：（长x宽）720mmx720mm,分离清选形式：风吹+振动筛，筛体尺寸：860x390mm,风扇数量：1个，风扇形式：叶片式，风扇直径：330mm，","T202041410074","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1623,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力11—15kW花生摘果机","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-690","配套动力功率:11kW","5 HZ_690花生摘果机参数:整机质量170kg,整机外形尺寸:1470*1200*1570mm,配套动力11kW,喂入方式:    人工喂入,摘果滚筒形式:刀齿式,摘果滚筒尺寸440*690mm,凹版型式:栅格式,凹板尺寸:720*720mm,风扇型式:叶片式","T202041410073","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1624,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","河南金土地农业装备有限公司","花生摘果机","5HZF-1970","配套动力功率:15kW","5HZF-1970型花生摘果机：结构形式:简式，整机外形尺寸（长x宽x高）5870x2670x2000mm,整机质量:760kg,配套电动机功率:15kw,喂入方式:输送带式，摘果滚筒型式:螺旋杆齿式，摘果滚筒尺寸（工作x外径x工作长度）630x1970mm, 凹版形式:栅格式，凹版尺寸：1990mmx1030mm,分离盒清选形式：风吸+筛选式，筛体尺寸：3000x740mm,风扇形式:离心式,风扇直径：840mm,风扇转速656r/min.","T202141410103","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1625,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","花生摘果机","5HZ-1900","配套动力功率:15kW","型号名称：5HZ-1900型花生摘果机；结构型式：全喂入式；工作状态外形尺寸(长X宽×高)mm:6250×2070×2250;整机质量kg:780;配套动力 kw:15(选配);喂入方式:输送带式;主滚筒:螺旋杆齿式;主滚筒数量（个）：1；主滚筒直径×长度mm:600×1900;主滚简转速r/min:550;凹板型式:栅格式;分离、清选型:风吸+筛选;筛体尺寸(长X宽)mm:3250×640;","豫2018052","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1626,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","潍坊中迪机械科技有限公司","花生摘果机","4HZ-1800","配套动力功率:25.7kW","产品名称:花生摘果机；型号规格:4HZ-1800；结构型式:轴流式；外形尺寸（长×宽×高）:6020×2070×1950 mm；配套动力功率:≥25.7 kW；配套动力转速:540/720 r/min；喂入方式:人工喂入；滚筒型式（铁辊或橡胶辊）（主/副）:圆管螺旋式；滚筒数量:1 个；滚筒尺寸（直径×长度）:\t∅600×1800 mm；滚筒转速:550 r/min；凹板筛型式:\t栅格式；凹板筛筛体尺寸（长×宽）: 3340×640 mm；分离型式:振动筛；清选型式:风机；风扇数量:1个；风扇直径:720 mm；接粮方式:人工；生产率（工作量）:≥1100 kg/h","鄂2019036","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1627,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","正阳县富田农机设备有限公司","花生摘果机","5HZF-1970","配套动力功率:15kW","5HZF-1970型花生摘果机：结构形式:简式，整机外形尺寸（长x宽x高）5870x2670x2000mm,整机质量:760kg,配套电动机功率:15kw,喂入方式:输送带式，摘果滚筒型式:螺旋杆齿式，摘果滚筒尺寸（工作x外径x工作长度）630x1970mm, 凹版形式:栅格式，凹版尺寸：1990mmx1030mm,分离盒清选形式：风吸+筛选式，筛体尺寸：3000x740mm,风扇形式:离心式,风扇直径：840mm,风扇转速656r/min.","T202141410102","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1628,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-1130","配套动力功率:22kW","5HZ_1130型花生摘果机参数   结构型式:全喂入式   工作状态外形尺寸（长x宽x高）4650x3150x2970 配套动力:22kw（配带电机出厂）   喂入方式:输送带式   凹版型式:栅格式   风扇型式:切流扇叶式，数量：2个","T202141410105","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1629,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","正阳县豫丰机械有限公司","花生摘果机","5HZ-1970","配套动力功率:15kW","5HZ-1970花生摘果机配置参数 ;  结构形式:简式，整机外形尺寸（长x宽x高）6130x2670x1940mm,整机质量:760kg,配套拖拉机功率:18.4～29.4kw,喂入方式:输送带式，摘果滚筒型式:螺旋钉齿式，摘果滚筒尺寸（工作x外径x工作长度）630x1970mm, 凹版形式:栅格式，风扇形式:离心式.","T201941410032","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1630,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","杭州落合农林机械有限责任公司","单人采茶机","AM-110VC","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.525m","型号名称：AM-110VC单人采茶机\n结构型式：单人背负式\n刀片形状：平行\n结构质量：10kg\n配套动力类型：风冷汽油发动机\n传动方式：软轴连接\n汽油机标定功率：1.03kw\n汽油机标定转数：8000r/min\n切割器宽度：525mm\n切割刀片长度：600mm","T202133690014","2027-01-20","1.03","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1631,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","莒县川合机械有限公司","采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","产品型号名称：4C-60型采茶机结构形式:单人背负式刀片形状：平行结构质量：10.2kg配套动力类型：单缸.风冷.二冲程汽油机传动方式：轴传动汽油机标定功率：0.83kW汽油机标定转速：8000r/min 切割器宽度：600mm    切割刀片长度：620mm","T201937370111","2024-10-24","0.83","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1632,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","临沂亚圣机电有限公司","电动采茶机","4CD-300","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","直流电动机额定功率：0.15kW ；直流电动机额定转速：6000r/min ；直流电动机额定电压：36V","T202037370321","2025-12-29","0.15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1633,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","宁国市劲升农业机械制造有限公司","电动采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.42m","型号名称4CD-30型电动采茶，结构形式单人手提式，蓄电池类型为锂电池，结构质量为1.8KG，外形尺寸：550*220*90，生产率：≥30，蓄电池额定功率为0.3KW，切割刀片长度为420。","T202134340134","2026-06-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1634,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","山东华盛农业药械有限责任公司","采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","功率：0.8kw/8000r/min  净重：10.7kg   割幅：600mm  风机口风速：26.6m/s   风机直径：140mm","T202137370368","2026-08-31","0.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1635,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","山东华盛农业药械有限责任公司","锂电采茶机","4CD-300A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","单人手提式；切割器宽度 300mm；电压：24V；电流：3Ah；传动方式：齿轮传动。","T202137370367","2026-08-31","0.12","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1636,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州欧玮机械有限公司","单人采茶机","4C-60","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","产品型号名称：4C-60单人采茶机；结构型式：单人背负式；刀片形状：平行；结构质量：10.61kg;配套动力类型：汽油机；传动方式：软轴传动；汽油机标定功率：0.85 kW；汽油机标定转速：7500r/min；切割器宽度：600mm；切割刀片长度：650mm","T202133330187","2026-12-22","0.85","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1637,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州欧玮机械有限公司","单人采茶机","4C-60A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","产品型号名称：4C-60单人采茶机；结构型式：单人背负式；刀片形状：平行；结构质量：12.4kg;配套动力类型：汽油机；传动方式：软轴传动；汽油机标定功率：0.7 kW；汽油机标定转速：6500r/min；切割器宽度：600mm；切割刀片长度：650mm","T202133330188","2026-12-22","0.7","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1638,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州欧玮机械有限公司","电动采茶机","4CD-30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式；配套动力类型：永磁无刷直流电机；电机标定功率:0.12kW;标定转速：Ⅰ档1500;Ⅱ档2500；配套电池额定电压主：24V，额定容量：16AH；切割器切割宽度：300mm;手持部分尺寸：480*160*163mm，动力部分尺寸：130*105*150mm","ZJ2019007","2023-12-31","0.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1639,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州欧玮机械有限公司","电动采茶机","4CD-30A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；配套动力类型：永磁无刷直流电机；电机标定功率:0.12kW;标定转速：Ⅰ档1500;Ⅱ档2000；配套蓄电池类型：三元锂电池；蓄电池额定电压：24V，额定容量：3AH；切割器切割宽度：300mm;整机重量：1.8kG","T201933330035","2024-10-22","0.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1640,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州欧玮机械有限公司","电动采茶机","4CD-30E","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","型号名称：4CD-30E采茶机；                                               \n结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；结构质量：1.7 \tkg；配套动力类型：直流电机；传动方式：齿轮传动；蓄电池类型：锂电池；蓄电池额定容量：10 Ah；蓄电池额定电压：24 V；电机额定功率：0.12 kW；直流电动机额定转速：\t2100 \tr/min；直流电动机额定电压：24 V；切割器宽度：30 0 mm；切割刀片长度：420 mm。","T202033330314","2026-03-04","0.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1641,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州市黄岩恒农机械有限责任公司","采茶机","4CD-30A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.30m","产品型号：4CD-30A； 结构形式：单人手提式； 刀片开状：平行；配套动力类型号直流无刷电机；传动方式：齿轮传动；配套动力:蓄电池额定容量:10Ah; 额定电压:24V; 直流电动机额定电压:24V;额定转速:6800r/min；额定功率0.3kW;　　切割器宽度：300mm ; 切割刀片长度： 360mm.","T202133330004","2026-07-26","0.30","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1642,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州市天浩机电有限公司","采茶机","4C-60A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.60m","型号名称： 4C-60A采茶机；结构形式：　单人背负式　刀片开状：平行；配套动力类型:汽油机;传动方式：软轴传动；汽油机标定功率:0.75kW;　汽油机标定转速:7500r/min；切割器宽度：　600ｍｍ，　切割刀片长度：635mm .","T201933330195","2025-03-30","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1643,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州市天浩机电有限公司","电动采茶机","4CD-30D","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.30m","产品型号：4CD-30D； 结构形式：单人手提式； 刀片开状：平行；配套动力类型号直流电机；传动方式：齿轮传动；配套动力:蓄电池额定容量:10Ah; 额定电压:21V; 直流电动机额定电压:21V;额定转速:16500r/min；额定功率0.3kW;　　切割器宽度：300mm ; 切割刀片长度： 380mm.","T202033330311","2026-03-04","0.30","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1644,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","永康市绿捷工具有限公司","采茶机","4CD-33","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.33m","结构型式：单人手提式；切割器宽度：330mm。","T201933330028","2024-08-01","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1645,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","单人采茶机","NV60H","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.6m","1. 外形：875*280*200mm；重量：3.7KG（不含背负动力）                                         2.二冲程汽油机，功率0.8KW；\n3.往复式切割；采茶幅宽600mm，刀片硬度：HRC50-HRC58；","T202133330170","2026-12-22","0.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1646,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","双人抬式采茶机","杭州落合农林机械有限责任公司","双人采茶机","V8NewZ2","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","型号名称：V8NewZ2双人采茶机\n结构型式：双人抬式\n刀片形状：弧形\n结构质量：11.9kg\n配套动力类型：风冷汽油发动机\n传动方式：齿轮传动\n汽油机标定功率：2.2kw\n汽油机标定转数：8000r/min\n切割器宽度：1000mm\n切割刀片长度：1010mm","T202133690012","2027-01-27","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1647,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","双人抬式采茶机","杭州落合农林机械有限责任公司","双人采茶机","V8NewZ2-1140","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.14m","型号名称：V8NewZ2-1140双人采茶机\n结构型式：双人抬式\n刀片形状：弧形\n结构质量：11.9kg\n配套动力类型：风冷汽油发动机\n传动方式：齿轮传动\n汽油机标定功率：2.2kw\n汽油机标定转数：8000r/min\n切割器宽度：1140mm\n切割刀片长度：1150mm","T202133690013","2027-01-27","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1648,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜收获机","4DS-120A","工作幅宽:120m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DS-120A型大蒜收获机；结构型式：悬挂式；挖掘机；整机外形尺寸(长×宽×高)：1450×1370×760mm；配套（发动机额定）功率：13.2～22.0kW；工作幅宽：120cm；收获机构型式：振动式锯齿形平铲；输送装置型式：栅格筛式输送链","T202137370176","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1649,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜收获机","4DS-204A","工作幅宽:204m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DS-204A型大蒜收获机；结构型式：悬挂式；挖掘机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2150×2260×960mm；配套（发动机额定）功率：66.2～88.2kW；工作幅宽：204cm；收获机构型式：振动式锯齿形平铲；输送装置型式：栅格筛式圆辊+圆辊","T202137370177","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1650,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜收获机","4DSQ-135A","工作幅宽:135m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DSQ-135A型大蒜收获机；结构型式：前置悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1920×1500×1100mm；工作幅宽：135cm；收获机构型式：振动铲；分离装置型式：格栅辊式","鲁T2018035","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1651,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","单县鲁惠农业机械有限公司","大蒜收获机","4DS-26","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-26型大蒜收获机；结构型式：手扶式；履带式；挖掘机；整机外形尺寸（长×宽×高）：2480×550×910mm；配套（发动机额定）功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：26cm；工作行数：2；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；收获机构型式：振动挖掘铲；变速箱型式：机械式（2+0）；履带节距：70mm；履带节数：18；履带宽度：100mm","T202137370295","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1652,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","单县鲁惠农业机械有限公司","大蒜收获机","4DS-26A","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-26A型大蒜收获机；结构型式：手扶式；履带式；挖掘机；整机外形尺寸（长×宽×高）：2640×540×860mm；配套（发动机额定）功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：26cm；工作行数：2；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；收获机构型式：振动挖掘铲；变速箱型式：机械式（2+1）；履带节距：70mm；履带节数：18；履带宽度：100mm","T202137370296","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1653,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-21A","配套发动机功率:3.5kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-21A型大蒜联合收获机；结构型式：手扶式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2750×880×1320mm；配套（发动机额定）功率：3.5kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：21cm；工作行数：1；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：110mm;收获机构型式:平铲式;分离装置型式:双圆盘刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘刀;收集装置型式:收集箱;后轮驱动方式:机械式;变速箱型式:机械式（2+2）;轴距:1080mm;轮距（前/后）:165mm/（565～685mm可调）;轮胎规格（前/后）:8寸脚轮/4.00-10","T202137370169","2026-06-29","3.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1654,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-29A","配套发动机功率:7.8kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-29A型大蒜联合收获机；结构型式：手扶式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：2850×975×1400mm；配套（发动机额定）功率：7.8kW；配套发动机额定转速：3600r/min；工作幅宽：29cm；工作行数：2；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：110mm;收获机构型式:平铲式;分离装置型式:双圆盘刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘刀;收集装置型式:收集箱;后轮驱动方式:机械式;变速箱型式:机械式（2+2）;轴距:1215mm;轮距（前/后）:380mm/（540～640mm可调）;轮胎规格（前/后）:8寸脚轮/4.00-10","T202137370170","2026-06-29","7.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1655,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","沂南县中天机械有限公司","大蒜收获机","4DS-70","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","规格型号：4DS-70；外形尺寸（长×宽×高）：1500×700×1100mm；结构质量：162kg；燃油种类：汽油；发动机额定功率：4.0kW；离合器型式：涨紧轮式；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；驱动轮型式：橡胶轮；挖掘机构型式：振动铲式；工作幅宽：70cm；","鲁T2018027","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1656,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","自走式大蒜联合收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-128A","自走式:是 ;工作行数≥6行;:7行;联合收获:是 ;具备挖掘、切茎、分离、输送、收集等装置:是 ","型号名称：4DS-128A型大蒜联合收获机；结构型式：自走式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：6150×2215×2670mm；配套（发动机额定）功率：36.8kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作幅宽：128cm；工作行数：7；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：205mm;收获机构型式:振动挖掘铲;分离装置型式:双圆盘八角刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘八角刀;输送装置型式：栅格筛式输送链+输送带；收集装置型式:收集袋;前轮驱动方式：机械式；后轮驱动方式：机械式；制动器型式：碟式；变速箱型式：机械式（6+2）；轴距：1900mm；轮距（前/后）：1090/970mm；轮胎规格（前/后）：7.50-16/6.00-14","T202137370171","2026-06-29","36.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1657,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","自走式大蒜联合收获机","山东省玛丽亚农业机械股份有限公司","大蒜联合收获机","4DS-140A","自走式:是 ;工作行数≥6行;:8行;联合收获:是 ;具备挖掘、切茎、分离、输送、收集等装置:是 ","型号名称：4DS-140A型大蒜联合收获机；结构型式：自走式；轮式；联合收获机；整机外形尺寸(长×宽×高)：6380×2205×2660mm；配套（发动机额定）功率：36.8kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作幅宽：140cm；工作行数：8；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：205mm;收获机构型式:振动挖掘铲;分离装置型式:双圆盘刀+夹持带;切茎装置型式:双圆盘刀;输送装置型式：栅格筛式输送链+输送带；收集装置型式:收集袋;前轮驱动方式：机械式；后轮驱动方式：机械式；制动器型式：碟式；变速箱型式：机械式（6+2）；轴距：1900mm；轮距（前/后）：1090/970mm；轮胎规格（前/后）：7.50-16/6.00-14","T202137370172","2026-06-29","36.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1658,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","工作幅宽（cm）：130.配套动力范围（kW）：28～35. 配套动力输出轴转速（r/min）:760、830.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1145×1550×910.作业小时生产率（h㎡/h）：0.43～0.63.作业速度（km/h）：≥5.刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥1900.刀轴最大回转半径（mm）：220.刀片型式：甩刀.刀片总安装数量（把）：78.折叠机构型式：/.","T202100321499","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1659,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m","工作幅宽:1.1m；配套动力范围：22.1-29.4kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：300KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1210×1330×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：60把；刀片型式：弯刀+直刀。","T202113130398","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1660,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","工作幅宽:1.3m；配套动力范围：36.8-44.1kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：450KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×1550×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：72把；刀片型式：弯刀+直刀。","T202113130398","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1661,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","秸秆粉碎还田机","1JHD-132","作业幅宽:1.32m","型号名称：1JHD-132型秸秆粉碎还田机；配套动力：44.1～66.2kW；动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×1660×1105（mm）；作业小时生产率：0.28～0.56h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：132cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2180r/min；最大回转半径：248mm；刀片型式：直刀；总安装刀数：52把。","鄂2019202","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1662,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","秸秆粉碎还田机","4J-120","作业幅宽:1.2m","型号名称：4J-120型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：22.0～29.4kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1395×1465×1040（mm）；作业小时生产率：0.37～0.54h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：120cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2030r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：32把。","T202141410125","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1663,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-125","作业幅宽:1.25m","配套动力范围kw:26-30；配套动力输出轴转速r/min：540；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：960×1490×920；作业小时生产率hm2/h：0.37-0.63；作业速度km/h：3-5；工作幅宽cm:125；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：1950；刀轴最大回转半径mm：R245；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀44+直刀22。","T201914140012","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1664,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围：29.4～36.8kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1550×1100mm，作业小时生产率：0.4～0.6hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：130cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：250mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：36把。","T201900130359","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1665,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","型号名称:1JH-120秸秆切碎还田机,配套动力范围：22-26kW；配套动力输出轴转速:720r/min, 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式,工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1230x1430x1050mm;作业小时生产率:0.36-0.60hm²/h;作业速度3-5km/h;工作幅宽:120cm;刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速:2120r/min;刀轴最大回转半径:260mm;刀片型式:弯刀;切碎机构总安装刀数：28把；","T202113130279","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1666,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.2m","配套动力：25.7-36.8kw；工作幅宽：1200mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","T202113130548","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1667,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-130","作业幅宽:1.3m","配套动力：29.4-36.8kw；工作幅宽：1300mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","T202113130548","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1668,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-100","作业幅宽:1m","型号名称：1JH-100型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：22.1～29.5kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t1100×1250×790mm；作业小时生产率：0.15～0.30h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：100mm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1650、2200、2320r/min；刀轴最大回转半径：210mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：36（12组）把；折叠机构型式：/\t。","T202100371830","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1669,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","型号名称：1JH-120型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：29.5～36.8kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×1450×790mm；作业小时生产率：0.17～0.35h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：120cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1650、2200、2320r/min；刀轴最大回转半径：210mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：48（16组）把；折叠机构型式：/。","T202100371830","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1670,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","型号名称：1JH-130型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：29.5～44.1kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×1550×790mm；作业小时生产率：0.18～0.38h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：130cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1650、2200、2320r/min；刀轴最大回转半径：210mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：54（18组）把；折叠机构型式：/。","T202100371830","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1671,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","型号名称：1JH-140型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：36.5～51.5kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×1650×790mm；作业小时生产率：0.20～0.40h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：140cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1650、2200、2320r/min；刀轴最大回转半径：210mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：60（20组）把；折叠机构型式：/。","T202100371830","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1672,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围:22~25.7KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1250×1420×750mm,作业小时生产率:0.24~0.5hm2/h,作业速度:≥3.3km/h，工作幅宽:120cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量：1根，刀轴设计转速:2200~2300r/min,刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:人字Y型刀片,刀片总安装数量:32把(16组)","T202134340529","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1673,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县昌润机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围\nkW\n29.4-51.5\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1250×1420×940\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.3-0.5\n作业速度\nkm/h\n3-5\n工作幅宽\ncm\n120\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1650\n刀轴最大回转半径\nmm\n265\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n弯刀：40，直刀：20\n折叠机构型式\n/\n/","T202100131259","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1674,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J150","作业幅宽:1.5m","工作幅宽（cm）：150.配套动力范围（kW）：37～48. 配套动力输出轴转速（r/min）:760、830.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×1930×1074.作业小时生产率（h㎡/h）：0.5～0.7.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥2200.刀轴最大回转半径（mm）：255.刀片型式：甩刀.刀片总安装数量（把）：90.折叠机构型式：/.","T202100321499","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1675,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽（cm）：165.配套动力范围（kW）：45～55. 配套动力输出轴转速（r/min）:760、830.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2074×1074.作业小时生产率（h㎡/h）：0.54～0.75.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥2200.刀轴最大回转半径（mm）：255.刀片型式：甩刀.刀片总安装数量（把）：102.折叠机构型式：/.","T202100321500","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1676,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽（cm）：180.配套动力范围（kW）：52～66. 配套动力输出轴转速（r/min）:760、830.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2218×1074.作业小时生产率（h㎡/h）：0.59～0.8.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥2200.刀轴最大回转半径（mm）：255.刀片型式：甩刀.刀片总安装数量（把）：114.折叠机构型式：/.","T202100321500","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1677,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围：58.8KW~73.5KW，配套动力输出轴转速：720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1400mm*2110mm*1050mm，作业小时生产率：0.19h㎡/h~0.42h㎡/h，作业速度：2km/h~5km/h，工作幅宽：165cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2000r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量：102把，折叠机构型式：无。","T202113130574","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1678,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：68.0KW~88.2KW，配套动力输出轴转速：720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1400mm*2210mm*1040mm，作业小时生产率：0.21h㎡/h~0.49h㎡/h，作业速度：2km/h~5km/h，工作幅宽：180cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2000r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量：114把，折叠机构型式：无。","T202113130574","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1679,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1350×1790×1050；\n作业小时生产率hm2/h：0.42～0.70；\n作业速度\tkm/h：3～5；\n工作幅宽\tcm：150；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴数量\t根：1；\n刀轴设计转速\tr/min：1800；\n刀轴最大回转半径\tmm：260；\n刀片型式：弯刀+直刀；\n刀片总安装数量把：90；","T202113130566","2026-10-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1680,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1350×1850×1050；\n作业小时生产率hm2/h：0.45～0.75；\n作业速度\tkm/h：3～5；\n工作幅宽\tcm：160；\n刀轴总成传动方式\t：侧边皮带传动；\n刀轴数量\t根：1；\n刀轴设计转速\tr/min：1800；\n刀轴最大回转半径\tmm：260；\n刀片型式：弯刀+直刀；\n刀片总安装数量把：96；","T202113130566","2026-10-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1681,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1350×1990×1050；\n作业小时生产率hm2/h：0.48～0.78；\n作业速度\tkm/h：3～5；\n工作幅宽\tcm：172；\n刀轴总成传动方式\t：侧边皮带传动；\n刀轴数量\t根：1；\n刀轴设计转速\tr/min：1800；\n刀轴最大回转半径\tmm：260；\n刀片型式：弯刀+直刀；\n刀片总安装数量把：108；","T202113130567","2026-10-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1682,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1350×2110×1050；\n作业小时生产率hm2/h：0.52～0.85；\n作业速度\tkm/h：3～5；\n工作幅宽\tcm：185；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴数量\t根：1；\n刀轴设计转速\tr/min：1800；\n刀轴最大回转半径\tmm：260；\n刀片型式\t：弯刀+直刀；\n刀片总安装数量把：114；","T202113130567","2026-10-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1683,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽:1.65m；配套动力范围：51.5-62.5kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：495KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×1930×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：90把；刀片型式：弯刀+直刀。","T202113130399","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1684,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽:1.8m；配套动力范围：66.2-80.9kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：505KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2080×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：96把；刀片型式：弯刀+直刀。","T202113130399","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1685,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：40～44KW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1300×1750×1100mm；作业小时生产率：0.45～0.75hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：275mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：40把","T202100131251","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1686,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","秸秆粉碎还田机","1JHD-150","作业幅宽:1.5m","型号名称：1JHD-150型秸秆粉碎还田机；配套动力：51.5～73.5kW；动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1440×1870×975（mm）；作业小时生产率：0.32～0.64h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2280r/min；最大回转半径：248mm；刀片型式：直刀；总安装刀数：60把。","鄂2019202","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1687,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力66.2-80.9kw,动力输出轴转速720r/min,三点悬挂联接,外形尺寸1350*1900*1035作业小时生产率0.45-0.85hm2/h作业速度3.0-6.0Km/h工作幅宽165cm刀轴转速2160r/min最大回转半径250mm安装刀数90把 刀片型式甩刀式 传动方式侧边皮带传动","T202113130271","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1688,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽:165cm;配套动力范围:35.3~51.5kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400×1930×960;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;配套动力输出轴转速:540 ；720；760；1000r/min;作业小时生产率:0.33~0.83hm2/h;作业速度:2~5km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带;刀轴数量:1根;刀轴设计转速:1800（n动=540）；2100（n动=720）；2400（n动=760）；2000（n动=1000）r/min;刀轴最大回转半径:275mm;刀片型式:弯刀+直刀;刀片总安装数量:96（32组）把;折叠机构型式:/","T202100031146","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1689,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽:180cm;配套动力范围:66.15~80.9kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400×2100×960;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;配套动力输出轴转速:540 ；720；760；1000r/min;作业小时生产率:0.35~0.90hm2/h;作业速度:2~5km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带;刀轴数量:1根;刀轴设计转速:1800（n动=540）；2100（n动=720）；2400（n动=760）；2000（n动=1000）r/min;刀轴最大回转半径:275mm;刀片型式:弯刀+直刀;刀片总安装数量:108（36组）把;折叠机构型式:/","T202100031146","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1690,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","作业幅宽：180cm\t结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：52~66KW；配套动力输出轴转速：760r/min；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2218X1074mm；结构质量：560kg；理论作业速度：≥3.3km/h；幅宽：180cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：255mm；总安装刀数：114把（38组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202100371731","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1691,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围kw:40.4-51.5；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1390×1780×980；作业小时生产率hm2/h：0.45-0.73；作业速度km/h：3-5；工作幅宽cm:150；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：R265；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀52+直刀26。","T201914140012","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1692,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽：165cm；配套动力：58.8-66.2kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x1920x1050mm\n结构质量：500kg；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数：108把","T202013130335","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1693,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽：180cm；配套动力：66.2-73.5kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2070x1050mm\n结构质量：510kg；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数：120把","T202013130336","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1694,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：40.4～44.1kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1750×1100mm，作业小时生产率：0.4～0.6hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：150cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：44把。","T201900130359","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1695,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围：47.8～55.1kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1900×1100mm，作业小时生产率：0.5～0.7hm2h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：165cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：44把。","T201900130360","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1696,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：55.1～62.5kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2050×1100mm，作业小时生产率：0.5～0.8，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：180cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：56把。","T201900130360","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1697,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","型号名称：1JH-150型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：36.5～58.8kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸 （长×宽×高）：1100×1750×790mm；作业小时生产率：0.22～0.44h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1650、2200、2320r/min；刀轴最大回转半径：210mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：66（22组）把；折叠机构型式：/\t。","T202100371830","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1698,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","型号名称：1JH-165型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：58.8～88.2kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸 （长×宽×高）：1500×1950×920mm；作业小时生产率：0.25～0.41h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1690、2250、2375r/min；刀轴最大回转半径：235mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：90（30组）把；折叠机构型式：/。","T202100371831","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1699,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：73.5～88.2kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×2100×920mm；作业小时生产率：0.27～0.45h㎡/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1690、2250、2375r/min；刀轴最大回转半径：235mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：102（34组）把；折叠机构型式：/\t。","T202100371831","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1700,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围:36.8~47.8KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1380×1800×1000mm,作业小时生产率:0.27~0.67hm2/h,作业速度:≥3.3km/h，工作幅宽:150cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量：1根，刀轴设计转速:2200~2300r/min,刀轴最大回转半径:275mm,刀片型式:人字Y型刀片,刀片总安装数量:40把(20组)","T202134340474","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1701,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围:51.8~58.9KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1600×2120×1000mm,作业小时生产率:0.32~0.8hm2/h,作业速度:≥3.3km/h，工作幅宽:180cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量：1根，刀轴设计转速:2200~2300r/min,刀轴最大回转半径:275mm,刀片型式:人字Y型刀片,刀片总安装数量:48把(24组).","T202134340473","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1702,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县昌润机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围kW 44.1-73.5\n配套动力输出轴转速 r/min 720\n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 1300×1760×1030\n作业小时生产率hm2/h 0.3-0.6\n作业速度 km/h 3-5\n工作幅宽 cm 150\n刀轴总成传动方式/ 侧边皮带传动\n刀轴数量 根 1\n刀轴设计转速 r/min 2160\n刀轴最大回转半径 mm 265\n刀片型式 / 弯刀+直刀\n刀片总安装数量 把 弯刀：52，直刀：26\n折叠机构型式 / /","T202100131259","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1703,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县昌润机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围 kW 51.5-88.2\n配套动力输出轴转速 r/min 720\n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 1300×1910×1030\n作业小时生产率 hm2/h 0.4-0.6\n作业速度 km/h 3-5\n工作幅宽 cm 165\n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动\n刀轴数量 根 1\n刀轴设计转速 r/min 2160\n刀轴最大回转半径 mm 265\n刀片型式 / 弯刀+直刀\n刀片总安装数量 把 弯刀：56，直刀：28\n折叠机构型式 / /","T202100131260","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1704,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县昌润机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围 kW 69.8-95.6\n配套动力输出轴转速 r/min 720\n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1300×2060×1030\n作业小时生产率 hm2/h 0.5-0.7\n作业速度 km/h 3-5\n工作幅宽 cm 180\n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动\n刀轴数量 根 1\n刀轴设计转速 r/min 2160\n刀轴最大回转半径 mm 265\n刀片型式 / 弯刀+直刀\n刀片总安装数量 把 弯刀：64，直刀：32\n折叠机构型式 / /","T202100131260","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1705,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","正阳县豫丰机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m","4JQ_180秸秆粉碎还田机配置参数:结构形式:悬挂式，配套动力:44.1-73.5,工作状态外形尺寸(长x宽x高)1456x2100x900，工作幅宽1.8m,切碎机构总安装刀数72把","豫2018149","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1706,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J225","作业幅宽:2.25m","工作幅宽（cm）：225.配套动力范围（kW）：62～88. 配套动力输出轴转速（r/min）:760、830.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2700×1074.作业小时生产率（h㎡/h）：0.75～1.0.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥2200.刀轴最大回转半径（mm）：255.刀片型式：甩刀.刀片总安装数量（把）：108.折叠机构型式：/","T202100321497","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1707,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","配套动力范围：81KW~103KW，配套动力输出轴转速：720r/min，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1320mm*2350mm*1080mm，作业小时生产率：0.27h㎡/h~0.56h㎡/h，作业速度：2km/h~5km/h，工作幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2000r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量：126把，折叠机构型式：无。","T202113130573","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1708,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北百信农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1350×2270×1050；\n作业小时生产率hm2/h：0.55～0.92；\n作业速度\tkm/h：3～5；\n工作幅宽\tcm：200；\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；\n刀轴数量\t根：1；\n刀轴设计转速\tr/min：1800；\n刀轴最大回转半径\tmm\t：260；\n刀片型式：弯刀+直刀；\n刀片总安装数量把：120；","T202113130565","2026-10-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1709,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","工作幅宽:2m；配套动力范围：80.9-95.6kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：670KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1320×2280×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：弯刀72把 直刀36把；刀片型式：弯刀＋直刀。","T202100131281","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1710,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","工作幅宽:2.2m；配套动力范围：88.2-110.3kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：480KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1320×2460×1030mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量：120把；刀片型式：弯刀+直刀。","T202113130397","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1711,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","秸秆粉碎还田机","4J-200","作业幅宽:2m","型号名称：4J-200型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：51.45～66.15kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2265×1040（mm）；作业小时生产率：0.61～0.91h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2144r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：54把。","T202141410124","2026-10-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1712,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力73.5-88.2kw,动力输出轴转速720r/min,三点悬挂联接,外形尺寸1350*2250*1035作业小时生产率0.55-1.10hM2/h作业速度3.0-6.0Km/h工作幅宽200cm刀轴转速2160r/min最大回转半径250mm安装刀数120把 刀片型式甩刀式 传动方式侧边皮带传动","T202113130272","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1713,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","工作幅宽:200cm;配套动力范围:66.2~88.3kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1330×2260×1050mm;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;配套动力输出轴转速:540 ；720；760；1000r/min;作业小时生产率:0.40~1.00hm2/h;作业速度:2~5km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带;刀轴数量:1根;刀轴设计转速:1800（n动=540）；2100（n动=720）；2400（n动=760）；2000（n动=1000）r/min;刀轴最大回转半径:275mm;刀片型式:弯刀+直刀;刀片总安装数量:120（40组）把;折叠机构型式:/","T202100031146","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1714,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-225","作业幅宽:2.25m","作业幅宽：225cm\t结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：62~88KW；配套动力输出轴转速：760r/min；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2700X1074mm；结构质量：750kg；理论作业速度：≥3.3km/h；幅宽：225cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：255mm；总安装刀数：108把（36组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202100371733","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1715,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围kw:≥69.8；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1310×2440×1060；作业小时生产率hm2/h：>0.75；作业速度km/h：3-5；工作幅宽cm:220；刀轴总成传动方式：侧边皮带；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：265；刀片型式：直、弯刀组合式；刀片总安装数量：弯刀88、直刀44。","T202014140029","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1716,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-220A","作业幅宽:2.2m","配套动力范围kw:≧69.8；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1350×2480×1180；作业小时生产率hm2/h：0.66-1.1；作业速度km/h：3-5；工作幅宽cm:220；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：R265；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀88+直刀44。","T201914140013","2024-09-28","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1717,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","工作幅宽：200cm；配套动力：73.5-88.2kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2280x1050mm\n结构质量：530kg；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数：126把","T202013130337","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1718,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","工作幅宽：220cm；配套动力：88.2-95.6kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2470x1050mm\n结构质量：585kg；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数：132把","T202013130338","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1719,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2.0m","配套动力范围：62.5～69.9kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2250×1100mm，作业小时生产率：0.6～0.9hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：60把。","T201900130360","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1720,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-230","作业幅宽:2.3m","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：73.5～80.9kw,纯工作小时生产率：0.7～1.0hm2/h,外形尺寸（长×宽×高）：1330×2600×1100，结构质量：630Kg，工作幅宽：2.30m，最小离地间距：390≥300，作业前进速度：3.3～5km/h，切碎轴转速：2200r/min，切碎机结构最大回转半径：R260mm，切碎机构总安装刀数：76把。","T202013130380","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1721,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-230","作业幅宽:2.3m","配套动力：88.2-102.9kw；工作幅宽：2300mm；配套动力输出轴转速：720r/min；传动方式：侧边皮带传动；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","t202113130547","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1722,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊华金农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","型号名称：1JH-200型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：73.5～118kW；配套动力输出轴转速：540、720、760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×2300×920mm；作业小时生产率：0.30～0.50h㎡/h；作业速度\t：3～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1690、2250、2375r/min；刀轴最大回转半径：235mm；刀片型式：甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）；刀片总安装数量：108（36组）把；折叠机构型式：/。","T202100371831","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1723,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力范围：73.5~80.8kW,配套动力输出轴转速：540/720r/min,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1600×2400×1000mm，作业小时生产率：0.70~1.15hm2/h，作业速度：≥3.3km/h,工作幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2200~2300r/min，刀轴最大回转半径：280mm，刀片型式：弯刀/锤爪，刀片总安装数量：78/26把","T202100321543","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1724,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","配套动力范围：88.2~95kW,配套动力输出轴转速：540/720r/min,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1600×2700×1000mm,作业小时生产率：0.70~1.25hm2/h，作业速度：≥3.3km/h,工作幅宽：230cm，刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2200~2300r/min，刀轴最大回转半径：280mm,刀片型式：弯刀/锤爪，刀片总安装数量：84/28把","T202100321538","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1725,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县昌润机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2.0m","型号名称 / 1JHY-200秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 kW 73.5-121.3\n配套动力输出轴转速 r/min 720\n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1300×2260×1030\n作业小时生产率 hm2/h 0.5-0.8\n作业速度 km/h 3-5\n工作幅宽 cm 200\n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动\n刀轴数量 根 1\n刀轴设计转速 r/min 2160\n刀轴最大回转半径 mm 265\n刀片型式 / 弯刀+直刀\n刀片总安装数量 把 弯刀：72，直刀：36\n折叠机构型式 / /","T202100131260","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1726,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县昌润机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m","型号名称 / 1JHY-220秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 kW 88.2-132.3\n配套动力输出轴转速 r/min 720\n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1300×2460×1030\n作业小时生产率 hm2/h 0.6-1.0\n作业速度 km/h 3-5\n工作幅宽 cm 220\n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动\n刀轴数量 根 1\n刀轴设计转速 r/min 2160\n刀轴最大回转半径 mm 265\n刀片型式 / 弯刀+直刀\n刀片总安装数量 把 弯刀：76，直刀：38\n折叠机构型式 / /","T202100131262","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1727,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m","型号名称/1JH-300型秸秆粉碎还田机结构型式/双侧边皮带传动配套拖拉机标定功率kW90~120配套拖拉机动力输出轴转速r/min720~800外形尺寸(长×宽×高)mm1300×3450×1200结构质量kg1050理论作业速度km/h≥3.3幅宽cm300与拖拉机联接方式/三点悬挂刀辊转速r/min2200刀辊最大回转半径mm260总安装刀数把96刀片型式/甩刀","T202100031171","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1728,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-340","作业幅宽:3.4m","型号名称\t/\t1JH-340型秸秆粉碎还田机\n结构型式\t/\t双侧边皮带传动\n配套拖拉机标定功率\tkW\t95～125\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720～800\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300×3850×1200\n结构质量\tkg\t1130\n理论作业速度\tkm/h\t≥3.3\n幅宽\tcm\t340\n与拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n刀辊转速\tr/min\t2200\n刀辊最大回转半径\tmm\t260\n总安装刀数\t把\t108\n刀片型式\t/\t甩刀","T202100031172","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1729,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","型号名称\t/\t1JH-360型秸秆粉碎还田机\n结构型式\t/\t双侧边皮带传动\n配套拖拉机标定功率\tkW\t95～125\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720～800\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300×4010×1200\n结构质量\tkg\t1180\n理论作业速度\tkm/h\t≥3.3\n幅宽\tcm\t360\n与拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n刀辊转速\tr/min\t2200\n刀辊最大回转半径\tmm\t260\n总安装刀数\t把\t116\n刀片型式\t/\t甩刀","T202100031173","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1730,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-250","作业幅宽:2.5m","工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×2760mm×1000mm；工作幅宽:250cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀；刀轴总成总安装刀数:68把；配套动力范围：78～90kw；配套动力输出轴转速:720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴总成设计转速；2250r/min；作业速度；3～5km/h","T202113130680","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1731,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-360","作业幅宽:3.6m","工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400mm×4640mm×1100mm；工作幅宽:360cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀；刀轴总成总安装刀数:104把；配套动力范围：100～130kw；配套动力输出轴转速:720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴总成设计转速；2250r/min；刀轴总成总安装刀数；104把","T202113130679","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1732,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","工作幅宽:2.6m；配套动力范围：95-100kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1150KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3050×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀96把+直刀48把。","T201900140421","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1733,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-280","作业幅宽:2.8m","工作幅宽:2.8m；配套动力范围：95-105kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1240KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3250×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀100把+直刀50把。","T201900140422","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1734,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3m","工作幅宽:3m；配套动力范围：110.3-132.4kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：1340KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3450×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；总安装刀数量：80把；刀片型式：弯刀。","T202113130396","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1735,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-340","作业幅宽:3.4m","工作幅宽:3.4m；配套动力范围：100-100.5kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1450KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3850×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀128把+直刀64把。","T201900140423","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1736,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","工作幅宽:3.6m；配套动力范围：103-132.5kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1550KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×4050×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀132把+直刀66把。","T201900140424","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1737,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.4m","工作幅宽:4.4m；配套动力范围：161.8-183.8kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量：1650KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×4890×1160mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；总安装刀数量：124把；刀片型式：弯刀。","T202113130395","2026-08-18","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1738,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","折叠秸秆粉碎还田机","1JHZ-400","作业幅宽:4m","型号名称：1JHZ-400型折叠秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:110.3-147.1；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):1705×4500×1290；结构质量(kg)：1900；工作小时生产率（hm2/h）:0.8-1.86；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):400；传动方式：双侧边皮带传动；设计转速（r/min）：2280；最大回转半径:(mm):260；还田刀型式：甩刀式；总安装刀数(把):240；","T202113130280","2026-08-18","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1739,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.6m","1 产品型号：1JQ-260秸秆粉碎还田机\n2 配套动力输出轴转速：760r/min\n3 与配套拖拉机联接方式; 三点悬挂式\n4 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1450mm×3000mm×1100mm\n5 作业小时生产率：0.5hm²/h-0.8 hm²/h\n6 作业速度：2km/h-5 km/h\n7 工作幅宽:260cm\n8 刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n9 刀轴数量：1根\n10 刀轴设计转速：2000r/min\n11 刀轴最大回转半径： 260mm\n12 刀片型式：弯刀+直刀\n13刀片总安装数量： 弯刀84把 ；直刀42把","T202100130874","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1740,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-280","作业幅宽:2.8m","1 产品型号：1JQ-280秸秆粉碎还田机\n2 配套动力输出轴转速：760r/min\n3 与配套拖拉机联接方式; 三点悬挂式\n4 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1450mm×3200mm×1100mm\n5 作业小时生产率：0.5hm²/h-0.9 hm²/h\n6 作业速度：2km/h-5 km/h\n7 工作幅宽:280cm\n8 刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n9 刀轴数量：1根\n10 刀轴设计转速：2000r/min\n11 刀轴最大回转半径： 260mm\n12 刀片型式：弯刀+直刀\n13刀片总安装数量： 弯刀88把 ；直刀44把","T202100130874","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1741,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-330","作业幅宽:3.3m","1 产品型号：1JQ-330秸秆粉碎还田机\n2 配套动力输出轴转速：760r/min\n3 与配套拖拉机联接方式; 三点悬挂式\n4 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1500mm×3700mm×1100mm\n5 作业小时生产率：0.6hm²/h-1.0 hm²/h\n6 作业速度：2km/h-5 km/h\n7 工作幅宽:330cm\n8 刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n9 刀轴数量：1根\n10 刀轴设计转速：2000r/min\n11 刀轴最大回转半径： 260mm\n12 刀片型式：弯刀+直刀\n13刀片总安装数量： 弯刀104把 ；直刀52把","T202100130875","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1742,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-360","作业幅宽:3.6m","1 型号名称： 1JQ-360秸秆粉碎还田机\n2 配套动力输出轴转速：760r/min\n3 与配套拖拉机联接方式; 三点悬挂\n4 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1500mm×4000mm×1100mm\n5 作业小时生产率：0.7hm²/h-1.2 hm²/h\n6 作业速度：2km/h-5 km/h\n7 工作幅宽:360cm\n8 刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n9 刀轴数量：2（单排）\n10 刀轴设计转速：2000r/min\n11 刀轴最大回转半径： 260mm\n12 刀片型式：弯刀+ 直刀\n13刀片总安装数量： 弯刀112; 直刀56","T202100130876","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1743,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-455","作业幅宽:4.55m","1 型号名称： 1JQ-455秸秆粉碎还田机\n2 配套动力输出轴转速：760r/min\n3 与配套拖拉机联接方式; 三点悬挂\n4 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1500mm×4950mm×1100mm\n5 作业小时生产率：0.8hm²/h-1.4 hm²/h\n6 作业速度：2km/h-5 km/h\n7 工作幅宽:455cm\n8 刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n9 刀轴数量：2（单排）\n10 刀轴设计转速：2000r/min\n11 刀轴最大回转半径： 260mm\n12 刀片型式：弯刀+ 直刀\n13刀片总安装数量： 弯刀144;直刀72","T202100130877","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1744,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-400","作业幅宽:4m","工作幅宽:400cm;配套动力范围:132.3~161.8kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1730×4490×1310mm;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;配套动力输出轴转速:540 ；720；760；1000r/min;作业小时生产率:0.80~2.00hm2/h;作业速度:2~5km/h;刀轴总成传动方式:双侧边皮带;刀轴数量:1根;刀轴设计转速:1800（n动=540）；2100（n动=720）；2400（n动=760）；2000（n动=1000）r/min;刀轴最大回转半径:275mm;刀片型式:弯刀;刀片总安装数量:228（114组）把;折叠机构型式:/","T202100031141","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1745,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-250","作业幅宽:2.5m","配套动力范围kw:≥88.2；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1280×2740×1130；作业小时生产率hm2/h：>0.85；作业速度km/h：3-5；工作幅宽cm:250；刀轴总成传动方式：侧边皮带；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：265；刀片型式：直、弯刀组合式；刀片总安装数量：弯刀100、直刀50。","T202014140029","2025-12-21","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1746,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.6m","配套动力范围：88.2～99.3kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3040×1160mm，作业小时生产率：0.8～1.2hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：260cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：84把。","T201900130361","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1747,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽:3.0m","配套动力范围：88.2～117.6kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3440×1160mm，作业小时生产率：0.8～1.3hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：300cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：88把。","T201900130362","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1748,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-360","作业幅宽:3.6m","三点悬挂连接，工作状态外形尺寸配套动力范围：99.3～132.3kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：（长×宽×高）：1400×4040×1160mm，作业小时生产率：1～1.4hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：360cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：锤爪，刀片总安装数量：24把。","T201900130363","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1749,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-440","作业幅宽:4.4m","配套动力范围：132.8～161.8kW，配套动力输出轴转速：720r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2460×4830×1210mm，作业小时生产率：1.2～1.8hm2/h，作业速度：3-5km/h，作业幅宽：440cm，刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2000r/min，刀轴最大回转半径：318mm，刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量：弯刀：120，直刀：60。","T201900130026","2024-10-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1750,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQS-280","作业幅宽:2.8m","配套动力范围：132.3～161.8kW，配套动力输出轴转速：720r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2510×3300×1200mm，作业小时生产率：0.8-1.3hm2/h，作业速度：3-5km/h，作业幅宽：280cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：2根，刀轴设计转速：2100r/min，刀轴最大回转半径：342mm，刀片型式：锤爪，刀片总安装数量：60把。","T201900130027","2024-10-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1751,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQS-330","作业幅宽:3.3m","配套动力范围：151.4～191.1kW，配套动力输出轴转速：720r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2160×3910×1200mm，作业小时生产率：1-1.4hm2/h，作业速度：3-5km/h，作业幅宽：330cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：2根，刀轴设计转速：2000r/min，刀轴最大回转半径：382mm，刀片型式：锤爪，刀片总安装数量：66把。","T201900130024","2024-10-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1752,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","2.6米还田机：配套动力范围：103~110kW,配套动力输出轴转速：540/720r/min,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1600×3060×1000mm,作业小时生产率：0.95~1.5hm2/h，作业速度：≥3.3km/h,工作幅宽：260cm，刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：2200~2600r/min，刀轴最大回转半径：280mm，刀片型式：弯刀/锤爪，刀片总安装数量：96/32把","T202100321537","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1753,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊市宏胜工贸有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","配套动力范围:88.2~147KW,配套动力输出轴转速:540/720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1400×4060×1100mm,作业小时生产率:0.41~1.5hm2/h,作业速度:≥3.3km/h,工作幅宽:360cm,刀轴总成传动方式:两侧边皮带传动,刀轴数量：1根，刀轴设计转速:2200~2300r/min,刀轴最大回转半径:275mm,刀片型式:人字Y型刀片，刀片总安装       数量:96把(48组)","T202134340527","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1754,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","焦作市宇彪马农业机械有限公司","汉天威玉米籽粒收获割台","4YGB4-600","工作幅宽:2.4m;4行割台行数:是 ","型号名称:4YGB4-600型汉天威玉米籽粒收获割台 结构型式:卧式 配套自走式收获机型号名称：福田GE-60、GE-70、GE80、GE80H、GE80SH、GM80型谷物联合收获机 配套自走式收获机型号名称:≥66KW 配套自走式收获机额定转速:2200r/min 外形尺寸(长×宽×高):3500mm×2500mm×780mm 工作行数:4行 行距：600mm 工作幅宽：2400mm 摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板 拉茎辊型式：错刀式 拉茎辊长度：500mm","T20210606147","2026-11-15","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1755,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","濉溪县瑞丰机械有限公司黑龙江分公司","玉米收获割台","4YGB4-550","工作幅宽:2.3m;4行割台行数:是 ","型号名称4YGB4-550、工作行数4行、行距550、拉茎辊形式对刀式拉茎辊","T202123230331","2026-12-12","66","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1756,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","玉米收获割台","4GC-4","工作幅宽:2.31m;4行割台行数:是 ","工作行数：4；工作幅宽：  2310mm","T202206060020","2027-01-26","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1757,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","吴桥县五丰农业机械有限公司","玉米收割割台","4YG-4A","工作幅宽:2.38m;4行割台行数:是 ","结构型式：卧式；配套自走式收获机型号名称：雷沃、沃德、迪尔、久保田等联合收割机；配套自走式收获机额定功率：≥72kW；配套自走式收获机额定转速：≥2200r/min；外形尺寸(长×宽×高)：2260×2380×980mm；工作行数：4行；行距：550mm；工作幅宽：2380mm；摘穗机构型式：板式；拉茎辊型式：复合式；拉茎辊长度：688mm","T202213130021","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1758,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","焦作市宇彪马农业机械有限公司","汉天威玉米籽粒收获割台","4YGB5-560","工作幅宽:2.8m;割台行数:5行","型号名称：4YGB5-560型汉天威玉米籽粒收获割台 结构形式：卧式 配套自走式收获机型号名称：福田GE-60、GE70、GE80、GE80H、GE80SH、GM80型谷物联合收获机 配套自走式收获机额定功率：≥80KW 配套自走式收获机额定转速:2200r/min 外形尺寸(长×宽×高):3450mm×3140mm×800mm 工作行数：5行 行距：560mm 工作幅宽：2800mm 摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板 拉茎辊型式：5片刀 拉茎辊长度：500mm","T20210606146","2026-11-15","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1759,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天众农业机械制造有限公司","玉米割台","4YGB5-600","工作幅宽:3.0m;割台行数:5行","结构型式：卧式；\n配套自走式收获机型号名称：雷沃、奇瑞、迪尔、中收等联合收割机；\n配套自走式收获机额定功率kW：≥75；\n配套自走式收获机额定转速r/min：2200；\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2440×3200×950；\n工作行数\t行：5；\n行距\tmm：600；\n工作幅宽\tmm：3000；\n摘穗机构型式\t：摘穗板+拉茎辊式；\n拉茎辊型式：五刀复合拉茎；\n拉茎辊长度mm\t：450；","T202213130019","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1760,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天众农业机械制造有限公司","玉米割台","4YGB6-650","工作幅宽:3.9m;割台行数:6行","结构型式：卧式；\n配套自走式收获机型号名称：雷沃、奇瑞、迪尔、中收等联合收割机；\n配套自走式收获机额定功率kW：≥85；\n配套自走式收获机额定转速r/min：2200；\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2800×4200×1260；\n工作行数\t行：6；\n行距\tmm\t：650；\n工作幅宽\tmm\t3900\n摘穗机构型式\t：摘穗板+拉茎辊式；\n拉茎辊型式：五刀复合拉茎；\n拉茎辊长度mm：450；\n秸秆处理机构型式（如有）：甩刀式；","T202213130018","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1761,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","玉米收获割台","4GC-5","工作幅宽:2.88m;割台行数:5行","工作行数： 5；工作幅宽：  2880mm","T202206060018","2027-01-26","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1762,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","玉米收获割台","4GC-6","工作幅宽:4m;割台行数:6行","工作行数：6；工作幅宽： 4000mm","T202206060017","2027-01-26","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1763,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","广州中创博远智能科技有限公司","北斗高精度农机自动驾驶系统","FARMSTARF2BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1） 卫星接收类型：多星多频，兼容BDS(北斗)、GPS、CLONASS 2） 转向控制器：力矩电机带动方向盘控制，型号MDU-180 3） 直线精度≤2.5cm，的北斗导航自动驾驶系统 4） 车载计算机：内存1G，安卓系统、8寸触摸屏，CAN协议及100M以太网数据传输，24PIN汽车接口 5） 卫星天线、卫星接收机和控制器集成一体。 6） 角度传感器型号WAS-3106","黑垦鉴2019100","2023-12-31","0.01","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1764,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","黑龙江惠达科技发展有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HD308BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电机控制转向北斗导航自动驾驶系统，直线精度正负2.5cm， 1.车载计算机参数：处理器：4核1.2 GHz存储：2G内存8GROM，安卓系统；物理特性：终端尺寸：265mm（W）x 190mm（H）x 50mm（D），重量：2.6kg，尺寸：10.1英寸，材质：TFT液晶，分辨率：1280 x 800，亮度：1000cd/m2；电气特性：供电电压：6-30V，额定电流：1.2A12V，最大电流：15A12V； 2.卫星接收机：通道数：404，支持系统：北斗（B1、B2）；GPS（L1 C/A、L2E、L2C、L5）；GLONASS（L1 C/A、L1 P、L2 C/A L2 P）；SBAS（L1 C/A、L5）；GALILEO（L1 BOC、E5A、E5B、E5AltBOC）；QZSS（L1 C/A、L1 SAIF、L2C、L5）；L-Band（OmniSTAR VBS、HP、XP）；，输出频率：1Hz/2Hz/5Hz/10Hz； 3.RTK差分格式： CORS网络站（2.5cm），4G全网通FDD LTE：B1/B3TDD LTE：B38/B39/B40/B41，TDSCDMA：B34/B39，WCDMA：B1，CDMA2000 1x/EVDO：BC0，GSM：900/1800MHz 4.转向电机：大扭矩力矩电机，供电电压6-36V","T20190606028","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1765,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","黑龙江惠达科技发展有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HD308BD-2.5GY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","液压控制转向北斗导航自动驾驶系统，直线精度正负2.5cm， 1.车载计算机参数：处理器：4核1.2 GHz存储：2G内存 + 8G ROM，安卓系统；物理特性：终端尺寸：265mm（W）x 190mm（H）x 50mm（D），重量：2.6kg，尺寸：10.1英寸，材质：TFT液晶，分辨率：1280 x 800，亮度：1000cd/m2；电气特性：供电电压：6-30V，额定电流：1.2A12V，最大电流：15A@12V； 2.卫星接收机： 通道数：404，支持系统：北斗（B1、B2）；GPS（L1 C/A、L2E、L2C、L5）；GLONASS（L1 C/A、L1 P、L2 C/A L2 P）；SBAS（L1 C/A、L5）；GALILEO（L1 BOC、E5A、E5B、E5AltBOC）；QZSS（L1 C/A、L1 SAIF、L2C、L5）；L-Ba nd（OmniSTAR VBS、HP、XP）；输出频率：1Hz/2Hz/5Hz/10Hz； 3.RTK差分格式： CO RS网络站（2.5cm），4G全网通FDD LTE：B1/B3TDD LTE：B38/B39/B40/B41，TDSCDMA：B34/B39，WCDMA：B1，CDMA2000 1x/EVDO：BC0，GSM：900/1800MHz 4.转向液压阀：电比例液压阀","T20190606029","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1766,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","PSBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统；显示器尺寸及分辨率：1024X600、卫星接收机数据更新频率：10Hz、卫星接收机天线形式：内置天线，转向控制形式：电动方向盘，转向控制系统：角度传感器型号规格GAS；力矩电机型号规格EM8；集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线集成；直线度精度<2.5cm，衔接行间距精度<2.5cm","T20210606145","2026-11-15","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1767,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","山东超星智能科技有限公司","北斗农机自动导航驾驶系统","TA100BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：TA100BD-2.5RD型北斗自动导航驾驶系统；直线精度：≤±2.5cm ；转向控制方式：力矩电机控制；力矩电机型号规   格：电机M100（与控制器集成）；车载计算机处理器型号：QuadCore-T3；车载计算机内存：1GB；车载计算机硬盘：16GB；车载计算机操作系统及软件版本：Linux；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：7英寸 1024*600；车载计算机接口种类：RS-232/CAN； 卫星接收机类型及频点：BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1/E5b","T20210606196","2026-11-15","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1768,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","上海联适导航技术股份有限公司","北斗自动导航驾驶系统","AF301BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","T20210606070","2026-11-15","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1769,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","上海联适导航技术股份有限公司","北斗自动导航驾驶系统","AF302BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","T20210606069","2026-11-15","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1770,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","上海适星导航技术有限公司","北斗自动导航驾驶系统","AX3000BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤2.5cm(插秧机用)","T20210606034","2026-11-15","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1771,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS210BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘 \n2.直线度精度：≤2.5cm \n3.衔接行间距精度：≤2.5cm \n4.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km 固定基站≥15km \n5.车载计算机：安卓5.0 10寸显示屏. \n6.卫星接收机信号源:GNSSRTK,GPS/北斗/Glonass/Galileo \n7.转向控制系统：角度传感器","黑垦鉴2019061","2023-12-31","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1772,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS310BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘；\n2.直线度精度：≤2.5cm 衔接行间距精度：≤2.5cm；\n3.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km；\n4.车载计算机操作系统及软件版本 ：Android 7.1/zdjs-V1.2.1-281016-release；\n5.车载计算机显示终端尺寸：10.1寸；\n6.卫星接收机信号源:测量型接收机/BDS B1/B2+GPSL1/L2+GLONASS L1/L2+GalileoE1/E5b；\n7.转向控制系统：角度传感器。","T20190606034","2024-12-31","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1773,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS311BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘； \n2.直线度精度：≤2.5cm 衔接行间距精度：≤2.5cm； \n3.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km； \n4.车载计算机操作系统及软件版本 ：Android7.1/1.6.1.6-beta； \n5.车载计算机显示终端尺寸：10.1寸； \n6.卫星接收机信号源:BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS LI/L2+GALILEO E1/E5b；  \n7.转向控制系统：角度传感器。","T20200606168","2025-12-06","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1774,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS610BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.转向控制方式：电动方向盘 \n2.直线度精度：≤2.5cm \n3.衔接行间距精度：≤2.5cm \n4.车载计算机操作系统及软件版本：Android7.1/1.6.1.6-beta . \n5.车载计算机显示终端尺寸：10.1寸显示屏. \n6.卫星接收机信号源：BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASSLI/L2+GALILEO E1/E5b \n7.转向控制系统：角度传感器","T20200606170","2025-12-06","0.001","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1775,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航和驾驶系统","Trimble AG AutopilotBD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：液压控制；车载计算机处理器型号：CFX750；车载计算机内存：1GB；车载计算机硬盘：2GB,可展32GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows/Linuix；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：8英寸，800*480px；车载计算机接口种类：IRS232接口、2USB接口、2CAN；车载计算机数据输入输出协议：RS23、USB、CAN、NEMA、TSIP；卫星接收机类型及频点：GNSS接收机 L1,L2,L5,G1,G2,B1,B2；卫星接收机主机板固件版本：V8.1；卫星接收机通道数：8；卫星接收机接口种类：GPS、GLONASS、北斗；卫星接收机差分类型：RTK,兼容其他；卫星接收机数据更新率：1Hz；卫星接收机接收天线型式：直径10CM圆柱体，防水、防尘；转向控制器主板固件版本：V5.26；液压阀型号规格：H3多路阀；角度传感器型号规格：Autosense免维护；移动基站信号覆盖范围：3-5km；无线电发射设备频率：223.025-235MHz；移动基站无线电发射设备功率：2W；集成部分组成：卫星接收机板卡车载计算机集成；作业精度：±2.5cm；","T202206060081","2027-01-26","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1776,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","天津麦格天农农业科技发展有限公司","自动导航（电动方向盘式）","Trimble AG EZ-pilotBD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式：电动方向盘式；车载计算机处理器型号：CFX750；车载计算机内存：1GB；车载计算机硬盘：2GB,可展32GB；车载计算机操作系统及软件版本：Windows/Linuix；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：8英寸，800*480px；车载计算机接口种类：IRS232接口、2USB接口、2CAN；车载计算机数据输入输出协议：RS23、USB、CAN、NEMA、TSIP；卫星接收机类型及频点：GNSS接收机 L1,L2,L5,G1,G2,B1,B2；卫星接收机主机板固件版本：V8.1；卫星接收机通道数：8；卫星接收机接口种类：GPS、GLONASS、北斗；卫星接收机差分类型：RTK,兼容其他；卫星接收机数据更新率：1Hz；卫星接收机接收天线型式：直径10CM圆柱体，防水、防尘；转向控制器主板固件版本：V13.40.002.4；转动电机型号规格：83382-00；角度传感器型号规格：Autosense免维护；移动基站信号覆盖范围：3-5km；无线电发射设备频率：223.025-235MHz；移动基站无线电发射设备功率：2W；集成部分组成：卫星接收机板卡车载计算机集成；作业精度：±2.5cm；","T202206060080","2027-01-26","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1777,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","中电科卫星导航运营服务有限公司","北斗导航智能农机驾驶系统","DKNJ1000BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","序号\t组件\t指标\t参数\n1\t显示器\t屏幕\t10.1英寸液晶显示屏\n分辨率：1024*600\n电容触摸屏，支持10指触摸\n750nits亮度\n\t\t接口\tRS232*2\nRS485*1\nCAN*1\nDC in*1\n12v直流对外供电*2\n\t\t运行内存\t2 GB\n\t\t★与控制器通讯方式\tCAN总线通讯      \n\t\t★操作系统\tAndroid 6.0.1 \n\t\t工作温度\t-20℃ ~ +75℃\n\t\t储存温度\t-40℃～＋85℃\n2\t接收机\n\t重量\t<2Kg\n\t\t接收机类型\t单天线一体机\n\t\t★材质\t金属+工程塑料\n\t\t指示灯\t电源、卫星、基站信号指示灯\n\t\t供电\t9 ~ 36V\n\t\t板卡信噪比\tL1最少2组大于48，L2至少2组大于36\n\t\t差分格式\tCMR、RTCM2.1、RTCM2.2、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2\n\t\t定位输出频率\t1Hz ~ 10Hz\n\t\t输出格式\tNMEA0183、PJK平面坐标、二进制码\n\t\t★网络模块\t双4G，兼容2G/3G\n\t\t初始化\t时间： <10s\n可靠性： >99.9%\n\t\t测量精度\t水平：±(8 + 1×10-6×D) mm\n高程：±(15+ 1×10-6×D) mm\n\t\t俯仰、横滚角精度\t<0.1°\n\t\t航向角精度\t<1°\n\t\t★集成度\t集成GNSS主板、GNSS天线、4G天线、电台、网络模块、惯导模块于一体 \n\t\t★接口\t2*CAN\n1*RS232\n1*Power\n\t\t与显示器通讯方式\tCAN总线通讯\n\t\t防水防尘\tIP67 \n\t\t工作温度\t-40℃~+75℃\n\t\t存储温度\t-55℃~+85℃\n4\t电动方向盘\n\t★电源输入\t9-36 VDC\n\t\t★电机类型\t力矩电机\n\t\t扭矩\t10N.m @ 12 V DC\n\t\t工作温度\t-20℃ ~ +70℃\n\t\t储存温度\t-55℃～＋85℃\n6\t整体性能\t直线度精度\t<±2.5cm(RMS)\n\t\t交接行精度\t<±2.5cm(RMS)\n7\t其他\t平台对接\t★可与农机综合服务系统平台数据互通，实现位置监控、AB线上传、任务统计等功能","T20210606057","2026-08-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1778,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1—2t/h秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-2600A","生产率:1.5-2.6t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：2655×2116×1920（mm）2、结构型式：环模立式（/）3、主电动机额定功率：75（Kw）4、压模直径（内径）：710（mm）5、压模宽度：30（mm）6、压辊数量：2（个） 7、模孔尺寸：32×30（mm）8、模孔数量：52（个）9、生产率：1500-2600（kg/h）","T202213130025","2027-01-11","75","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1779,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-10000A","生产率:6-10t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：4472×3590×2240（mm）2、结构型式：立式环模（/）3、主电动机额定功率：280（Kw）4、压模直径（内径）：2170（mm）5、压模宽度：38（mm）6、压辊数量：3（个）7、模孔尺寸：40×30（mm）8、模孔数量：150（个）9、生产率：6000-10000（kg/h）","T202213130025","2027-01-11","280","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1780,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-3500A","生产率:2.5-3.5t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：3235×2600×1945（mm）2、结构型式：环模立式（/）3、主电动机额定功率：110（Kw）4、压模直径（内径）：980（mm）5、压模宽度：30（mm）6、压辊数量：2（个）7、模孔尺寸：32×30（mm）8、模孔数量：72（个）9、生产率：2500-3500（kg/h）","T202213130025","2027-01-11","110","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1781,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-4500A","生产率:3-4.5t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2600×1900（mm）2、结构型式：环模立式（/）3、主电动机额定功率：132（Kw）4、压模直径（内径）：1210（mm）5、压模宽度：30（mm）6、压辊数量：2（个） 7、模孔尺寸：32×30（mm） 8、模孔数量：88（个）9、生产率：3000-4500（kg/h）","T202213130025","2027-01-11","132","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1782,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-5000A","生产率:3.5-5t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：2910×2600×1790（mm）2、结构型式：立式环模（/）3、主电动机额定功率：160（Kw）4、压模直径（内径）：1400（mm）5、压模宽度：30（mm） 6、压辊数量：2（个）7、模孔尺寸：32×30（mm）8、模孔数量：101（个）9、生产率：3500-5000（kg/h）。","T202213130025","2027-01-11","160","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1783,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-6000A","生产率:4-6t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：4055×3236×2380（mm）2、结构型式：立式环模（/）3、主电动机额定功率：185（Kw）4、压模直径（内径）：1750（mm）5、压模宽度：38（mm）6、压辊数量：3（个）7、模孔尺寸：40×30（mm）8、模孔数量：120（个）9、生产率：4000-6000（kg/h）。","T202213130025","2027-01-11","185","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1784,"种植业废弃物处理设备","农作物废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上秸秆压块机","河北天太生物质能源开发有限公司","生物质压块机","11J-8000A","生产率:5-8t/h","1、主机外形尺寸（长×宽×高）：4412×3470×2400（mm） 2、结构型式：立式环模（/）3、主电动机额定功率：250（Kw）4、压模直径（内径）：1990（mm）5、压模宽度：38（mm）6、压辊数量：3（个）7、模孔尺寸：40×30（mm）8、模孔数量：136（个）9、生产率：5000-8000（kg/h）","T202213130025","2027-01-11","250","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1785,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.0","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","挂接方式：牵引式，割幅：3.0m，切割器结构形式：旋转式，刀盘数量：7个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊材质：橡胶，压扁辊直径：210mm，压扁辊数量：2个，配套动力范围：80-100kW，作业速度范围：5-15Kw/h，动刀片数量：14个","T202206060012","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1786,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.0CR","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","挂接方式：牵引式，割幅：3.0m，切割器结构形式：旋转式，刀盘数量：7个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊材质：橡胶，压扁辊直径：210mm，压扁辊数量：2个，配套动力范围：90-120kW，作业速度范围：5-15Kw/h","T202113130618","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1787,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.0FR","割幅宽度:3.0m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式，割幅：3.0m，切割器结构形式：旋转式，刀盘数量：7个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊材质：橡胶，压扁辊直径：210mm，压扁辊数量：2个，配套动力范围：100-140kW，作业速度范围：5-15Kw/h","T202113130616","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1788,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.4CR","割幅宽度:3.4m;旋转式:是 ","挂接方式：牵引式，割幅：3.4m，切割器结构形式：旋转式，刀盘数量：8个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊材质：橡胶，压扁辊直径：210mm，压扁辊数量：2个，配套动力范围：100-140kW，作业速度范围：5-15Kw/h","T202113130617","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1789,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.4FR","割幅宽度:3.4m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式，割幅：3.4m，切割器结构形式：旋转式，刀盘数量：8个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊材质：橡胶，压扁辊直径：210mm，压扁辊数量：2个，配套动力范围：120-160kW，作业速度范围：5-15Kw/h","T202113130615","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1790,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","割草压扁机","9G-3.1（H7230）","割幅宽度:3.16m;旋转式:是 ","结构型式（挂接方式）：牵引式；结构质量（kg）：1850；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5620×5475×1560；刀盘数量：8；压扁辊型式：咬合式碾压辊","T202123230240","2026-10-07","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1791,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊润鑫机械有限公司","旋转式割草机","4GX-2.8","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；割幅：2.8m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：7个；刀盘转速:2500r/min;配套动力范围：50～120.3KW;作业速度范围：4～10km /h；","T202037370206","2025-09-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1792,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","保定广裕农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.4","搂幅:7.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n折叠机构型式\t：液压式；\n搂齿数量：80×12；\n指轮数量：12；\n指轮直径\tmm：1510；\n搂幅\tm：7.4；","T202213130028","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1793,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","高阳县邦硕农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.4","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n折叠机构型式：液压式；\n搂齿数量：480；\n指轮数量：8；\n指轮直径\tmm：1480；\n搂幅\tm：5.4；","T202213130009","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1794,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","高阳县邦硕农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.5","搂幅:7.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n折叠机构型式：液压式；\n搂齿数量：720；\n指轮数量：12；\n指轮直径\tmm：1480；\n搂幅\tm：7.5；","T202213130010","2027-01-11","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1795,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","高阳县三益农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9L-5.8","搂幅:5.8m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称：9L-5.8型指轮式搂草机\n结构型式：指轮、液压折叠\n挂接方式：牵引式\n工作状态外形尺寸（长X宽X高）：6200X6300X1520（mm）\n结构质量：820kg\n搂齿数量：8X80个\n指轮数量：8个\n指轮直径：1520mm\n作业最大搂幅：5800mm\n配套动力范围：33.1-58.8kW\n作业速度范围：8-12km/h","黑垦鉴2018154","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1796,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","高阳县三益农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9L-8.0","搂幅:8.0m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称：9L-8.0型指轮式搂草机\n结构型式：指轮、液压折叠\n挂接方式：牵引式\n工作状态外形尺寸（长X宽X高）：7600X8500X1520（mm）\n结构质量：1200kg\n搂齿数量：12X80个\n指轮数量：12个\n指轮直径：1520mm\n作业最大搂幅：8000mm\n配套动力范围：51.5-88.2kW\n作业速度范围：8-12km/h","黑垦鉴2018155","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1797,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耿军农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅5.5m，液压折叠式，侧向指轮式","T201913130015","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1798,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耿军农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅6.5m，液压折叠式，侧向指轮式","T201913130013","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1799,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耿军农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.5","搂幅:7.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅7.5m，液压折叠式，侧向指轮式","T201913130014","2024-08-13","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1800,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","指轮式搂草机","9LZ-6.35","搂幅:6.35m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","搂幅：6.35m；结构型式：指轮式；挂接型式：牵引式；折叠机构型式：液压式；楼齿数量：40×10；指轮数量：5×2；指轮直径：1430mm；配套动力：≥36.8kW；作业速度(km/h)：≤15。","T202265650026","2027-01-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1801,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-12","搂幅:7.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式:指轮式\n挂接方式:牵引式\n折叠机构型式:液压式\n搂齿数量:720\n指轮数量:12个\n指轮直径:1500mm\n搂幅:7.4m\n配套动力范围:44.1~88.5KW\n作业速度范围:10~15KM/h","T20210606021","2026-06-15","58.8","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1802,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-8.0","搂幅:6.2m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式:批轮式 挂接方式：牵引式 折叠机构型式：液压式 搂齿数量：60（可选80齿） 指轮数量：8个 指轮直径：1500mm 搂幅：6.2m 配套动力范围：≥13.6KW 作业速渡范围：10~25km/h","T20200606112","2025-10-27","36.8","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1803,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","搂草机","9L-5.4A","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式 ： 指轮式 ；\n挂接方式 ： 牵引式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：5330×5940×1460 ；\n折叠机构型式：液压折叠式；\n结构质量 kg： 880 ；\n搂齿数量 个 ：640 ；\n指轮数量 个： 8 ；\n指轮直径 mm ：1460 ；\n搂幅\tm：5.4；\n配套动力范围 kW ：35.3～58.8 ；","T202113130733","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1804,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","潍坊鑫牧机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；搂齿数量：8×80个；指轮数量：8个；折叠机构型式：液压式 ；搂幅：5.5米","GZNJ/TJ 2019-295","2024-11-11","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1805,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构形式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构形式：液压折叠；搂齿数量：720；指轮数量：8个；指轮直径：1500mm；搂幅：550cm；配套动力范围：≥30kW；作业速度范围：10-15km/h。","T202206060053","2027-01-26","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1806,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","4.5m以下旋转式搂草机","欧科（上海）农业科技有限公司","旋转搂草机","9LXD-380","搂幅:3.6m;结构型式:旋转式:是 ","型号名称：9LXD-380型旋转搂草机\n结构型式：旋转式\n挂接方式：悬挂式\n搂齿数量：33\n搂草盘数量：1\n搂草盘直径：3200mm\n搂幅：3.6m\n配套动力范围：≥30kW\n作业速度范围：6～12km/h","T202131310008","2026-12-02","","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1807,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5080","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.185m²","配套动力范围（kW）：≥60；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6010×3024×1905mm；结构质量（kg）：1943；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×405；打结器类型：D型；打结器数量：2；","T202123230243","2026-10-07","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1808,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","捡拾式方捆压捆机","9YFQ-1950","捡拾宽度:1.8m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号名称；9YFQ-1950型捡拾式方捆压捆机，挂接方式；牵引式，捡拾宽度；1.8(m)，捡拾器结构型式；弹齿式，打结器型式；D型，打结器数量；2个，压缩室截面尺寸（宽×高）；450×360（mm），配套动力范围；≥25.7（KW）.","2019TJ520","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1809,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度：1970mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽X高)：460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高)：5700mmX2600mmX1720mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力：≥26KW。","T202100151344","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1810,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方捆压捆机","9YFD-1.9","捡拾宽度:1.962m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1962mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸440*360（0.1584㎡）","T202100151352","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1811,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm（0.1584㎡）","T202206060011","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1812,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0","捡拾宽度:2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YF-2.0型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：33.1～117.6kW。","T202141410207","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1813,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0","捡拾宽度:2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YF-2.0型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：33.1～117.6kW。","T202141410195","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1814,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YF-2.2型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：36.8～117.6kW。","T202141410194","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1815,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YFG-2.2型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：58.8～117.6kW。","T202141410193","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1816,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YFG-2.2A型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：前锤爪式+后甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：80.9～117.6kW。","T202141410192","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1817,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","星光农机股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFL-1.9A","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度:1900mm；挂接方式：自走式；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型，打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；变速方式：手动变速；驱动方式：机械驱动；制动器型式：湿式摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：400mm；履带接地长：1462mm；轨距：1150mm","T202169690179","2026-10-17","65","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1818,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：锤爪式\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽 X 高）:440mm X 360mm","T202100151338","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1819,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2240m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾宽度：2240mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽X高）：440mm X 360mm","T202100151333","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1820,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：前锤爪式+后甩刀式\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（ 宽 X 高 ）：440mm X 360mm","T202100151334","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1821,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17568m²","方捆；捡拾宽度（m）：1.9；压缩室截面积（宽×高）：0.17568㎡；打结器数量：2个；","T202100341715","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1822,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","驻马店市开元农机装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.158m²","捡拾器宽度：2240mm、 捡拾器结构型式：弹齿式、打结器类型：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸(宽x高)：440mmx360mm、工作状态外形尺寸(长x宽x高)：4800x2900x1720","黑垦鉴2019098","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1823,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","破碎型捡拾压捆机","9YF-2.2(MF 1840P)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号名称: 9YF-2.2(MF 1840P)型破碎型捡拾压捆机; 挂接方式: 牵引式; 捡拾宽度: 2200mm; 捡拾器结构型式: 前轴锤爪+后轴甩刀; 打结器型式: D型; 打结器数量: 2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥88kW；","T202100371808","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1824,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称：9YF-2.2型方草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构\n打结器型式：D型\n打结器数量：2个\n捆扎方式：自动绳打捆\n压缩室截面尺寸（宽×高）：450×370mm\n配套动力范围：≥36.8kW","T202134340528","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1825,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.3A","捡拾宽度:2.29m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.171m²","型号9YF-2.3A\n捡拾器宽度mm：2290\n捡拾器结构型式：弹齿式\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm：450×380\n打捆活塞速度行程/min：100～120\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：4750×2930×1740\n配套动力kW：≥36.8","2018TJ593","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1826,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.203m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号：9YFG-2.2型；捡拾宽度：2203mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6400mm×2700mm×1750mm；配套动力：≥60kW；草捆密度：230kg/m3；成捆率：100%；吨草能耗：0.73kW.h/t；捆扎材料消耗量：0.78kg/t；纯工作小时生产率：7015kg/h；草捆抗摔率：100%；规则草捆率：100%；主传动箱轴承温升：10℃；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)：460mm×360mm","T202100151312","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1827,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9YQ-2200A","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称:9YQ-2200A型方捆打捆机,挂接方式:牵引式；捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式:拨叉喂入机构,打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：（宽×高）460×360mm，捆扎方式：自动绳打捆，配套动力：≧66.2kW。","T202206060079","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1828,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.366m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2366mm，捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入；打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸mm：460×360,配套动力KW:≥35；捆扎方式：自动绳打捆；","T202100011107","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1829,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3B","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm，捡拾器结构型式：弯刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸mm：460×360,配套动力KW:≥90；捆扎方式：自动绳打捆；","T202100011106","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1830,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200A","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.16425m²","型号;9YFQ-2200A、捡拾器宽度;2250(mm)、捡拾器结构型式;弹齿式、打结器类型;D型、打结器数量;2(个)、压缩室截机尺寸(宽×高);450×365(mm)、打捆活塞往复次数;80~100(次/min)、工作状态外型尺寸(长×宽×高);4680×2910×1980(mm)、配套动力;≥29.4kw(轮式拖拉机)","2018TJ352","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1831,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200B","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称；9YFQ-2200B型方草捆打捆机、挂接方式；牵引式、捡拾宽度；2240（mm）、捡拾器结构型式；拨叉喂入机构、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截面尺寸（宽×高）；450mm×370mm、配套动力范围；≥29.4（kW）、捆扎方式；自动绳打捆。","T202100340802","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1832,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","秸秆粉碎除尘打捆机","9YFQ-2200C","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称;9YFQ-2200C型秸秆粉碎除尘打捆机、挂接方式；牵引式、捡拾宽度(mm)；2200、捡拾器结构型式；锤爪式、喂入器结构型式；拨叉喂入机构、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截面尺寸（宽×高）mm；450×370、捆扎方式；自动绳打捆、配套动力范围(KW)；≥88.2","T202000340487","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1833,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","秸秆粉碎压捆机","9YFQ-2200E","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称；9YFQ-2200E型秸秆粉碎压捆机、挂接方式；牵引式、捡拾宽度；2250（mm）、捡拾器结构型式；锤爪式、喂入器结构型式；拨叉喂入机构、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截面尺寸（宽×高）；450mm×370mm、配套动力范围；≥80（KW）、捆扎方式；自动绳打捆","T202100340801","2026-08-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1834,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YFH-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式 捡拾宽度:2200mm 捡拾器结构型式:弹齿式 喂入器结构型式:拨叉喂入机构 打结器型式:D型 打结器数量:2个 压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm 配套动力范围:≥60.2KW 扎捆方式：自动绳打捆","T20200606262","2026-02-28","66.15","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1835,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFH-2.2D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构形式:拨叉喂入机构\n打结器形式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm\n配套动力范围: ≥51KW \n扎捆方式:自动绳打捆","T20210606061","2026-06-15","51","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1836,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFH-2.2E","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:前锤爪式+后甩刀式\n喂入器结构形式:拨叉喂入机构\n打结器形式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm\n配套动力范围: ≥66.2KW\n扎捆方式:自动绳打捆","T20210606060","2026-06-15","66.2","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1837,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFH-2.2F","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式+刀式（粉碎）\n喂入器结构形式:拨叉喂入机构\n打结器形式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm\n配套动力范围: ≥88.2KW\n扎捆方式:自动绳打捆","T20210606031","2026-06-15","88.20","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1838,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古麦圈农牧业机械有限公司","小半径捡拾破碎打捆机","9YJF-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","配套动力范围（kW）：52；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×2400×1700；结构质量（kg）：2580；挂接方式：牵引式悬挂式；捡拾宽度：2200mm；喂入口宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：450×360","T202100151310","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1839,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度：2220mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽X高)：460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高)：6400mmX2630mmX1770mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力：≥66KW。","T202100151345","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1840,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度：2200mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：风机+拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽X高)：460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高)：6700mmX3100mmX2570mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力：≥73.5KW。","T202100151348","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1841,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度：2230mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽X高)：460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高)：5530mmX2860mmX1770mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力：≥37KW。","T202100151355","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1842,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17568m²","方捆；捡拾宽度（m）：2.2；压缩室截面积（宽×高）：0.17568㎡；打结器数量：2个；","T202100341714","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1843,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162344m²","型号名称：9YF-2.2A型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；捆扎方式：自动绳打捆；压缩室截面尺寸（宽×高）：446×364mm；配套动力范围：36.8～117.6kW。","T202142420306","2026-11-23",null,"购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过"]
[1844,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162344m²","型号名称：9YF-2.2A型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；捆扎方式：自动绳打捆；压缩室截面尺寸（宽×高）：446×364mm；配套动力范围：36.8～117.6kW。","T202142420302","2026-11-23",null,"购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过"]
[1845,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.26(MF2270)","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.05m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2260mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：6；压缩室截面尺寸（宽×高）：1200mm×875mm；配套动力范围：不带切草刀≥112kw，带切草刀≥134kw","T201900150474","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1846,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1290)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.03m²","配套动力范围（kW）：133~184；工作状态外形尺寸（长×宽×高）8880×2946×3223mm；结构质量（kg）：8000；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1184×870；打结器类型：D型双结；打结器数量：6；","T202206060005","2027-01-26","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1847,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFS-2.23","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2128m²","捡拾宽度：2230mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸(宽X高)：560mmX380mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高)：7250mmX2950mmX1840mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力：≥50KW。","T202100151346","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1848,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFS-2.2A","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.224m²","捡拾宽度：2230mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸(宽X高)：560mmX400mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高)：6450mmX2920mmX1770mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力：≥44KW。","T202100151347","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1849,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","直连方草捆捡拾压捆机","9YFSZ-2.2","捡拾宽度:2.233m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2016m²","捡拾宽度:2233mm\n打结器数量:3个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：560 mm×360 mm","T202100151336","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1850,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9Y-70125","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","压缩室容积：0.48 m³  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2380×2110×1440   挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.25 m；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：154 mm；缠捆方式： 缠绳；配套动力：32-40 kW","T202206060064","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1851,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-130","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","压缩室容积：0.38 m³   工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2920×1580×1450    挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.3 m；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：45-55 kW","T202206060063","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1852,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-180","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","压缩室容积：0.38 m³  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3080×2150×1580；   挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.8 m；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：65-75 kW","T202206060062","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1853,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.1","捡拾宽度:1.52m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度：1520mm；卷压滚筒转速：124r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4300mm×2150mm×2100mm；配套动力：≥66kW；草捆密度：192kg/m3；成捆率：100%；吨草耗油量：0.7kg/t；纯工作小时生产率：8145kg/h；主传动箱轴承温升：9℃；牧草总损失率：1%；铭牌：符合要求；压缩室宽度：1000mm；压缩室直径：Φ1000mm。","T202100151313","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1854,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.0","捡拾宽度:1.73m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.936m;压缩室宽度:1.0m","捡拾宽度：1.73m； 压缩室直径：0.936m； 压缩室宽度：1.0m","黑垦鉴2019088","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1855,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","圆草捆捡拾压捆机","9YG-1.25(RB 3130F)","捡拾宽度:1.95m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9YG-1.25(RB 3130F)型圆草捆捡拾压捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1950mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：滚筒 18个；卷压滚筒直径：17个220mm，1个240mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5kW","T202100371809","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1856,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8","捡拾宽度:1.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.205m;压缩室宽度:1.2m","型号：9YG-1.8\n捡拾器宽度mm：1900\n捡拾器结构型式：弹齿式\n卷压滚筒转速r/ min：200～230\n卷压滚筒数量：18个\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3960×2750×2300\n配套动力kW：≥73.5（轮式拖拉机）","2018TJ592","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1857,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8B","捡拾宽度:1.78m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","型号名称：9YG-1.8B型圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：1780mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：拨叉喂入机构\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：1400mm\n压缩室直径：Φ1200mm\n卷压工作部件数量：14个\n卷压滚筒直径：Φ290mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力范围：≥40.4kW","T202134340476","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1858,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25（BR6090)","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","配套动力范围（kW）：62~92；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4100×2800×2400mm；结构质量（kg）：2685；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：2；","T202206060037","2027-01-26","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1859,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","圆捆机","ROLLANT 540RC","捡拾宽度:2.1m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.22m","捡拾宽度：2100mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：136r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4611×2900×2799mm；配套动力：≥70kW；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1220mm","黑垦鉴2019079","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1860,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:2.03m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","捡拾宽度：2.03m  压缩室宽度：1.2m  压缩室直径：1.2m","T202100011104","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1861,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","天津库恩农业机械有限公司","圆捆机","FB3130","捡拾宽度:2.13m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.22m","型号名称：FB3130型圆捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度：2130mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1220mm\n压缩室直径：1220mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：Φ220（17个）；Φ280（1个）\n捆扎方式：缠网\n配套动力范围：＞65~110kW","T202206060034","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1862,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YT-2.2C","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度:2.2m;压缩室宽度:1.4m;打捆类型:圆捆 ;压缩室直径:1.2m","T202100341727","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1863,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.205m;压缩室宽度:1.2m","型号:9YG-2.2   \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4400×2940×2670\n配套动力kW:≥73.5（轮式拖拉机）\n捡拾器宽度mm:2200\n捡拾器结构型式:弹齿式\n卷压滚筒转速r/ min:200～230\n卷压滚筒数量:18个","2018TJ590","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1864,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","型号：9YG-2.2A\n捡拾器宽度mm：2200\n捡拾器结构型式：弹齿式\n卷压滚筒转速r/ min：200～230\n卷压滚筒数量：14个\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4540×3000×2540\n配套动力kW:≥73.5（轮式拖拉机）","2018TJ591","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1865,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德邦大为（佳木斯）农机有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1835m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","项目\t单位\t设计值\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4170×2715×2420\n配套动力\tkW\t≥73.5（轮式拖拉机）\n型号\t/\t9YG-1.25\n捡拾器宽度\tmm\t1835\n捡拾器结构型式\t/\t弹齿式\n卷压滚筒转速\tr/min\t116\n卷压滚筒数量\t个\t18","2018TJ430","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1866,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德邦大为（芜湖）农机有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","1 型号 / 9YG-1.25\n2 捡拾器宽度 mm 1835\n3 捡拾器结构型式 / 弹齿式\n4 卷压滚筒转速 r/min 116\n5 卷压滚筒数量 个 18\n6 工作状态外形尺寸(长X宽X高) mm 4170X 2715X 2420\n7 配套动力 kW >73.5(轮式拖拉机)\n备注 捡拾宽度:1835mm","2018TJ430","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1867,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","海阔农业科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YHK-2200","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YHK-2200型圆草打捆机  挂接方式：牵引式  捡拾宽度：2200mm  捡拾器结构型式：弹齿式  喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构  压缩室成捆机构型式：滚筒式  压缩式宽度：1250mm  压缩式直径：Φ1250mm  卷压工作部件数量：18个  卷压滚筒直径：Φ222mm  困扎方式：缠网  配套动力范围：≥110.3kw","T202100341721","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1868,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","圆捆打捆机","9YG-2220Q","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9YG-2220Q圆捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：2220mm，喂入口宽度：1220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1230mm，压缩室直径：1220mm，卷压工作部件数量：18个，卷压滚筒直径：221mm，捆扎方式：缠网，配套动力范围：≥110kW。","T202206060082","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1869,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.2","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.5m","捡拾器宽度：2250mm，捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:135r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2630×2470mm；配套动力≥58.8kW，压缩室直径1.25m，压缩室宽度1.5m,圆捆机压缩室容积（草捆体积）:1.6956m3","T202122220078","2026-09-06","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1870,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.4","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒数量；18个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4300×2920×2150mm；配套动力≥88kW，捡拾器宽度：2.25m,压缩室直径1.2m，压缩室宽度1.4m","T202100220305","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1871,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YGQ-1300A","捡拾宽度:2.35m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径：1300mm；压缩室宽度：1200mm；捡拾宽度:2.35m；卷压工作部件数量：16个；配套动力范围(kW)：≥73.5；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式： 弹齿式 ；卷压滚筒直径（mm）：1个Φ307、15个Φ264。","T202134340512","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1872,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","圆草捆打捆机","9YGQ-1360A","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.36m","圆捆；捡拾器宽度（mm）：2210；压缩室直径：1220mm；压缩室宽度：1360mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；捡拾器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压工作部件数量（个）：18；卷压滚筒直径（mm）：254、222；捆扎方式：缠网；配套动力范围（kW）：≥75。","T202232320028","2027-01-25","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1873,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","辽宁海阔机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YH-1.25A6","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.21m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YH-1.25A6型圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：转子式\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：1250mm\n压缩室直径：1210mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力范围：111.85-150.59kW","T20202121134","2025-12-01","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1874,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2400","捡拾宽度:2.4m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.225m","型号;9YY-2400、捡拾器宽度;2400(mm)、捡拾器结构型式;弹齿式、卷压滚筒转速;300~320(r/min)、卷压滚筒数量;18(个)、工作状态外型尺寸(长×宽×高);4500×3110×2300(mm)、配套动力;≥73.5kw(轮式拖拉机)。压缩式直径：1250(mm). 压缩室宽度；1225（mm）.","2018TJ353","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1875,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:2.4m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.235m","挂技方式：牵引式 捡拾宽度：2400mm 喂入口宽度：1230mm 捡拾器结构形式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式 压缩室宽度：1235mm 压缩室直径：1230mm 卷压滚筒数量：18个 卷压滚筒直径：222mm 缠捆方式（绳或网）：网 配套动力范围：≥66.2KW","T20200606111","2025-10-27","66.2","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1876,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2300mm\n捡拾器结构型式:甩刀式\n喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式\n压缩室宽度:1300mm\n压缩室直径:1250mm\n卷压滚筒数量:19个\n卷压滚筒直径:222mm\n缠捆方式:缠网\n配套动力范围: ≥73.5KW","T20210606022","2026-06-23","73.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1877,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2260mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式\n压缩室宽度:1400mm\n压缩室直径:1200mm\n卷压滚筒数量:18个\n卷压滚筒直径:222mm\n缠捆方式:网\n配套动力范围:59~100KW","T20210606023","2026-06-15","59","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1878,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4AS","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.25m   压缩室宽度：1.4m 压缩室直径：1.2m","T202100151321","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1879,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4D","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.26m   压缩室宽度：1.4m   压缩室直径：1.2m","T202100011105","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1880,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","秸秆圆捆机","9YGJ-1.2","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","捡拾宽度：2.26m    压缩室宽度：1.2m   压缩室直径：1.2m","T202100011103","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1881,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJ-2250","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：187r/min；卷压滚筒数量：18个；压缩室尺寸（直径*宽度）：1250mm*1230mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4500mm×3020mm×2530mm；配套动力：75~90KW","T202122220080","2026-09-06","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1882,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","圆草捆打捆机","9YRZ-1.25B","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2250mm；草捆体积（㎥）：/；压缩室直径1250mm，压缩室宽度1230mm","T202100151315","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1883,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2200mm\n压缩室宽度：1400mm\n压缩室直径：Ф1200mm","T202100151335","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1884,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","切割揉碎圆草捆打捆机","9YGR-2.2","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度：2220mm  ;    捡拾器结构型式：锤爪式   ；压缩室直径：1200mm  ；压缩室宽度：1400mm","部20190424","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1885,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","德州焱垚鑫淼新能源有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.7","功率:7.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.7m","圆捆；功率7.5kw\n型 号 名 称：  9QYG-0.7型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n配套动力   （kw）  ：7.5\n捡拾宽度   （mm）  ：/\n喂入口宽度 （mm）  ：700\n捡拾器结构形式     ：/\n喂入器结构形式     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：700\n压缩室直径  （mm） ：700\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：72\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套动力范围（kw） ：/\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：7.5\n配套发动机（电机）额定转速（r/min） ：970","T201937370171","2024-12-23","7.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1886,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵宏泰机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-55","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YY-55型圆草捆打捆机 、喂入口宽度：520mm 、压缩室宽度：550mm 、卷压工作部件数量：36个 、卷压滚筒直径：60mm 、捆扎方式：绳 、配套发动机（电动机）额定功率：5.5kW 、配套发动机（电动机）额定转速：960r/min","T20200606299","2026-03-04","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1887,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市德瑞农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，功率5.5kw\n型 号 名 称： 9QYG-0.5型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n捡拾宽度（mm）：/\n喂入口宽度 （mm）  ：520\n捡拾器结构类型     ：/\n喂入器结构形式     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：520\n压缩室直径  （mm） ：550\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：60\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套动力范围 （kw）：/\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：5.5","T201937370174","2024-12-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1888,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市龙达数控机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，功率5.5kw\n产 品 名 称： 9QYG-0.5型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n捡拾宽度（mm）：/\n喂入口宽度 （mm）  ：520\n捡拾器结构类型     ：/\n喂入器结构形式     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：520\n压缩室直径  （mm） ：550\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：60\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：5.5\n配套发动机（电机）额定转速（r/min） ：960","T201937370172","2024-12-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1889,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东春元农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，功率5.5kw\n产 品 名 称： 9QYG-0.5型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n捡拾宽度（mm）：/\n喂入口宽度 （mm）  ：520\n喂入器结构形式     ：输送带\n捡拾器结构类型     ：/\n喂入器结构类型     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：520\n压缩室直径  （mm） ：550\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：60\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：5.5\n配套发动机（电机）额定转速（r/min） ：960","T201937370173","2024-12-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1890,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东互联畜牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5A","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","9QYG-0.5A圆草捆打捆机， 挂接方式，固定式 喂入口宽度mm，520 喂入器结构型式，输送带 压缩室直径mm，550 压缩室宽度mm，520 配套发动机（电动机）额定功率kw，5.5 配套发动机（电动机）额定转速r/min，960","T202100370555","2026-06-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1891,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东久保地机械设备有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","喂入口宽度mm：520；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3450mm×1340mm×1570mm；配套动力固定式kW：5.5；压缩室宽度mm：520；压缩室直径mm：Φ550","部20190435","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1892,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","固定式秸秆饲料打捆机","9YFG-37","功率:37kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.12m²","型号名称：9YFG-37型固定式秸秆饲料打捆机；挂接方式:固定式;喂入口宽度:800mm;喂入器结构型式:往复输送带;压缩室截面尺寸 （宽×高）:300mm×400mm;配套发动机额定功率:电动机：≥37kW;配套发动机额定转速:电动机：1480r/min；捆扎方式：自动缠网。","T202100221373","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1893,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","固定式秸秆饲料打捆机","9YFG-55","功率:55kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.12m²","型号名称:9YFG-55型固定式秸秆饲料打捆机；挂接方式:固定式;喂入口宽度：400mm；喂入器结构型式：风机抛送喂入机构；压缩室截面尺寸（宽x高）：300mmx400mm；配套发动机额定功率：电动机≥55kW；柴油机≥73.5kW；配套发动机额定转数:电动机:1480r/min;柴油机：2400r/min；捆扎方式:自动缠网。","T202100221372","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1894,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.72m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.0999m²;自动套袋:是 ","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1720mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸 （宽×高）：270mm×370mm；配套动力范围：≥60kW；捆扎方式：自动缠网。","T202100221390","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1895,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFZ-1.8A","捡拾宽度:1.8m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","外形尺寸：5200mm×3100mm×4000mm;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1800mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室截面尺寸 （宽×高）: 340mm×440mm;捆扎方式:自动缠网；配套动力范围：≥73.5kW ；","T202100221427","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1896,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2D","捡拾宽度:2.22m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFQ-2.2D型 秸秆饲料捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：360mm×460mm；捆扎方式：自动缠网；配套动力范围：≥110kW","T202100220310","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1897,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2X","捡拾宽度:2.22m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFQ-2.2X型 秸秆饲料捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；压缩式截面积（宽X高）360mmX460mm；捡拾宽度2220mm；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；捡拾器结构形式：锤爪式；配套动力范围≥110kW;捆扎方式：自动缠网。","T202100220321","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1898,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFC-2200","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","方捆；压缩室截面尺寸（宽×高）：340×440mm(0.1496㎡) ；捡拾宽度（mm）:2200；捆扎方式: 自动网打捆（自动套袋）；挂接方式:牵引式；捡拾器结构型式: 锤爪式；喂入器结构型式: 螺旋连续喂入机构；配套动力范围（kW）：≥88。","T202232320029","2027-01-25","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1899,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","除尘式秸秆方捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","捡拾宽度：2.2m； 压缩室截面尺寸（宽×高）：0.1496㎡ 压缩室截面尺寸（宽×高）mm：340 mm×440 mm=149600mm² ； 149600mm² ÷1000000=0.1496㎡； 配套动力范围（kW）：≥88kW；挂接方式：牵引式； 捡拾器结构型式：锤爪式； 喂入器结构型式：风机喂入机构；捆扎方式：自动套袋；","T202100151342","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1900,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YZ-2250","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1564m²;自动套袋:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：5950mm×3250mm×3640mm；整机重量：5400kg；捡拾宽度：2.25m；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入；捆扎方式：自动缠网打捆；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×460mm；配套动力范围：≥110kW。","T202100220026","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1901,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QG-125","割幅:1.25m;悬挂单圆盘式:是 ","型号名称：4QG-125；结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：2100×1850×4060；结构质量：1100kg；配套动力范围：≥73.5kW；割台的有效收获宽度：1250mm；割台切割器型式：单圆盘；最小离地间隙：80mm ；秸秆切碎机构型式：飞轮式；秸秆切碎机构转子直径：1100mm；秸秆切碎机构主轴额定转速r/min：540或1000；抛送筒高度：4060mm；抛送筒回转角度：230°；籽粒破碎机构型式：挤压式；作业速度范围km/h：5～9","2018TJ563","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1902,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北盛发农业机械有限公司","青贮饲料收获机","9QS-1200","割幅:1.21m;悬挂双圆盘式:是 ","悬挂式双圆盘青饲料收获机，有效割幅121CM","部20190022","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1903,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1800","割幅:1.65m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1800型背负式青饲料收获机；形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高):4320mmX1910mmX4200mm；配套动力范围：≥66kW；割幅：1650mm；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2个；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式，作业速度范围：4-7km/h；设计切断长度：17mm；","T202100151341","2026-12-30","66","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1904,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","安徽思嘉瑞机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QG-225","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QG-225；结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：4150×2250×4760；结构质量kg：2150；配套动力范围：≥150kW；割台的有效收获宽度：2250mm；割台切割器型式：双圆盘；最小离地间隙：135mm；秸秆切碎机构型式：飞轮式；秸秆切碎机构转子直径：1000mm；秸秆切碎机构主轴额定转速r/min：540或1000；抛送筒高度mm：4760；抛送筒回转角度：270°；籽粒破碎机构型式：搓板式；作业速度范围km/h：5～9","2018TJ564","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1905,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-2300型背负式青饲料收获机；形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高):4400mmX2310mmX4100mm；配套动力范围：≥88kW；割幅：2250mm；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2个；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式，作业速度范围：4-7km/h；设计切断长度：17mm；","T202100151340","2026-12-30","88","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1906,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2600","割幅:2.55m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-2600型悬挂式青饲料收获机；形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长X宽X高):4400mmX2920mmX4100mm；配套动力范围：≥136kW；割幅：2550mm；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2个；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式，作业速度范围：4-7km/h；设计切断长度：17mm；","T202100151339","2026-12-30","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1907,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河南畅骏农机有限公司","自走式青饲料收获机","4QZL-8","割幅:2.01m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:110kW","形式\t：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5570×2100×4030；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：110；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min：2200；\n割幅\tmm：2010；\n作物收集割台型式：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n喂入机构数量：4；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：揉搓板式；\n驾驶室型式(自走式）：简易式；\n变速方式(自走式）：手动变速；\n驱动方式(自走式）：液压驱动；\n制动器型式(自走式）：摩擦片式；\n履带宽度(自走式）\tmm：350；\n履带接地长(自走式）mm：1500；\n轨距(自走式）\tmm：1400；","T202100141284","2026-12-30","110","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1908,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河南丰达农牧设备有限公司","青饲料收获机","4QZL-8","割幅:2.35m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5990mm×2490mm×4600mm；结构型式（挂接方式）：自走式；配套发动机额定转速：2200r/min;割台的有效收获宽度：2350mm;  作物收集割台型式：直切割台;割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：5个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变速；变速方式：手动变速；驱动方式：液压+机械驱动；制动器形式：摩擦片式；履带宽度：350mm;履带接地长度：1600mm;轨距：1400mm","T202100141289","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1909,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河南远方农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2300","割幅:2.3m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","外形尺寸（长*宽*高）：6400*2420*3900mm;配套发动机额定功率：162kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：2300mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1对；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变数+液压无极变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1665mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1900mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2570mm；抛送高度：4532mm；抛送距离：≥8m；抛送筒回转角度：230°","T202000341166","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1910,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","山东润达农牧科技有限公司","青饲料收获机","9QZ-2300A","割幅:2.255m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸mm（长×宽×高）：6450×2400×4500；配套发动机额定功率：162kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2255mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式（自走式）：普通式；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1650mm；导向轮轮胎规格（自走式）：10/75-15.3；驱动轮轮距（自走式）：1900mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；轴距（自走式）：2570mm；作业速度范围：0-12km/h；设计切割长度：20mm","T202100371819","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1911,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","青饲料收获机","4QZL-8","割幅:2.35m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5990mm×2490mm×4600mm；结构型式（挂接方式）：自走式；配套发动机额定转速：2200r/min;割台的有效收获宽度：2350mm;  作物收集割台型式：直切割台;割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：5个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变速；变速方式：手动变速；驱动方式：液压+机械驱动；制动器形式：摩擦片式；履带宽度：350mm;履带接地长度：1600mm;轨距：1400mm","T202100141288","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1912,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-30","割幅:2m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:176kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6540mm×2100mm×4850mm;  配套发动机：WP7G240E301，额定功率176kW，额定转速2200r/min， 排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段； 割台的有效收获宽度：2000mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  轴距：2700mm；  驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式。","T202000370562","2025-09-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1913,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-2200A","割幅:2.23m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:176kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","机构型式：自走式；割台切割器型式：旋转圆盘刀；割副：2230mm；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板；配套发动机额定功率：176kw；","T202165650040","2026-03-15","176","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1914,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","赤峰市福沃机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:2.68m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:202.5kW","型号名称 / 4QZ-2700型自走式青饲料收获机；结构型式 ： 自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7080×2820×4500；配套发动机额定功率 : 202.5kW；配套发动机额定转速 r/min ：2300；割台的有效收获宽度： 2680 mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；轮距（自走式）导向轮： 1760mm；轮距（自走式）驱动轮： 1900mm；轮胎规格导向轮：10.0/75-15.3；轮胎规格驱动轮 ： 15-24；轴距（自走式）：  2850mm；驾驶室型式： 普通驾驶室；秸秆切碎机构型式 ： 滚筒式； 籽粒破碎机构形式：揉搓板式；抛送筒高度： 4500mm","T202100151309","2026-12-30","202.5","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1915,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河南远方农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:2.62m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:221kW","外形尺寸（长x宽x高mm）：6700x2850x4550；配套发动机额定功率：221kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：2620mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1对；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变速+液压无极变速；驱动方式：液压驱动；导向轮轮距：1690mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：2000mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2700mm；作业速度范围：2～8km/h；设计切断长度：20mm；抛送高度：4532mm","T202000341181","2025-12-30","221","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1916,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东润达农牧科技有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:176kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸mm（长×宽×高）：6800×2720×4500；配套发动机额定功率：176kW；配套发动机额定转速：2300r/min；割幅：2600mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式（自走式）：普通式；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1650mm；导向轮轮胎规格（自走式）：10-15；驱动轮轮距（自走式）：1800mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；轴距（自走式）：2500mm；作业速度范围：0-12km/h；设计切割长度：20mm","T202100371818","2026-12-30","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1917,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2800","割幅:2.75m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:206kW","结构形式(挂接方式）：自走式.结构质量：6300kg;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:7300×2870×5200;割台的有效收获宽度（割幅）：2750mm;割台切割形式：圆盘式;导向轮轮距：1520mm;驱动轮轮距：1830mm;导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；抛送高度：5200mm","T202113130723","2026-12-26","206","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1918,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","赤峰市福沃机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700A","割幅:2.68m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称 / 4QZ-2700A型自走式青饲料收获机；结构型式 ： 自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7080×2820×4500；配套发动机额定功率 : 202.5kW；配套发动机额定转速 r/min ：2300；割台的有效收获宽度： 2680 mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；轮距（自走式）导向轮： 1760mm；轮距（自走式）驱动轮： 1900mm；轮胎规格导向轮：10.0/75-15.3；轮胎规格驱动轮 ： 15-24；轴距（自走式）：  2850mm；驾驶室型式： 普通驾驶室；秸秆切碎机构型式 ： 滚筒式； 籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度： 4500mm","T202100151308","2026-12-30","202.5","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1919,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-18B","割幅:2.945m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","\"型号名称 / 4QZ-18B型青饲料收获机\n形式 / 自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 6990×3085×5200\n配套动力范围 kW /\n配套发动机额定功率 kW 247\n配套发动机额定转速 r/min 2200\n割幅 mm 2945\n作物收集割台型式 / 直切割台\n割台切割器型式 / 圆盘式割刀\n喂入机构型式 / 喂入辊\n喂入机构数量 / 7\n秸秆切碎机构型式 / 滚筒式\n籽粒破碎机构型式 / 对辊式\n驾驶室型式(自走式） / 普通\n变速方式(自走式） / 手动变速\n驱动方式(自走式） / 液压驱动\n制动器型式(自走式） / 盘式\n导向轮轮距（自走式） mm 1920\n导向轮轮胎规格（自走式） / 10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式） mm 2280\n驱动轮轮胎规格（自走式） / 19.5L-24\n履带宽度(自走式） mm /\n履带接地长(自走式） mm /\n轨距(自走式） mm /\n轴距(自走式） mm 2480\n作业速度范围 km/h 2～9\n设计切段长度 mm 21.6、15\"","T202000130344","2025-09-29","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1920,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-18C","割幅:2.9m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-18C型青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t8300×3080×5300\n配套动力范围\tkW\t/\n配套发动机额定功率\tkW\t266\n配套发动机额定转速\tr/min\t2200\n割幅\tmm\t2900\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式割刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t7\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1920\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t2280\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t500/70R24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2480\n作业速度范围\tkm/h\t2～9\n设计切段长度\tmm\t长档21.6 短档15","T202100130895","2026-11-02","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1921,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-18D","割幅:3.27m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:280kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称       4QZ-18D型青饲料收获机\n形式              自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm        7950×3470×5300\n配套发动机额定功率kW       280\n配套发动机额定转速r/min    2200\n割幅mm                               3270\n作物收集割台型式        直切割台\n割台切割器型式           圆盘式割刀\n喂入机构型式              喂入辊\n喂入机构数量              7\n秸秆切碎机构型式      滚筒式\n籽粒破碎机构型式      对辊式\n驾驶室型式(自走式）  普通\n变速方式(自走式）     手动变速\n驱动方式(自走式）     液压驱动\n制动器型式(自走式）             盘式\n导向轮轮距（自走式）mm     1920\n导向轮轮胎规格（自走式）   10/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）mm     2280\n驱动轮轮胎规格（自走式）   500/70R24\n轴距(自走式）mm                 2480\n作业速度范围km/h                2～9\n设计切段长度mm                 长档21.6 短档15","T202100130896","2026-11-02","280","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1922,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-20","割幅:3.24m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-20型青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t7800×3490×5180\n配套动力范围\tkW\t/\n配套发动机额定功率\tkW\t266\n配套发动机额定转速\tr/min\t2200\n割幅\tmm\t3240\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式割刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t7\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1920\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t2280\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t500/70R24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2480\n作业速度范围\tkm/h\t2～9\n设计切段长度\tmm\t长档21.6 短档15","T202100130872","2026-11-02","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1923,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-20A","割幅:2.9m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-20A型青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t7770×3050×5200\n配套动力范围\tkW\t/\n配套发动机额定功率\tkW\t266\n配套发动机额定转速\tr/min\t2200\n割幅\tmm\t2900\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式割刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t4\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t2000\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t12.00-18\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t2180\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t540/65R34\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2500\n作业速度范围\tkm/h\t2～9\n设计切段长度\tmm\t长档21.6 短档15","T202100130871","2026-11-02","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1924,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河南畅骏农机有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-8","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:162kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6950×3000×4600；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：162；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min：2200；\n割幅\tmm：2650；\n作物收集割台型式：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n喂入机构数量：4；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式；\n驾驶室型式(自走式）：普通型；\n变速方式(自走式）：手动变速；\n驱动方式(自走式）：液压+机械；\n制动器型式(自走式）：前盘后鼓；\n导向轮轮距（自走式）mm：1760；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）mm：1800；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距(自走式）\tmm：2850；","T202100141285","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1925,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河南金九源农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12","割幅:2.7m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:191.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7100×2800×4860；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：191.5；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min：2200；\n割幅\tmm：2700；\n作物收集割台型式：直切割台；\n割台切割器型式mm：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n喂入机构数量：4；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：对辊式；\n驾驶室型式(自走式）：普通型；","T202100141283","2026-12-30","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1926,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","吉林牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000BS","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","机构型式：自走式；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；割副：3000mm；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板；配套发动机额定功率：247kw；","T202100221395","2026-12-30","247","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1927,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","吉林牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000C","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:226kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；割幅：3000mm；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板；配套发动机额定功率：226kw；","T202100221396","2026-12-30","226","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1928,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式饲料收获机","FR500","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:343kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：16050；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：9550×4500×3830；割台的有效收获宽度（割幅）：4.5m；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：2450mm；驱动轮轮距：2700mm；轮胎规格：500/70R24,800/70R32；驾驶室型式：封闭式；秸秆切碎机构型式：刀片式；抛送筒高度：5900mm；带籽粒破碎；籽粒破碎机构型式：对辊式","T202206060033","2027-01-26","343","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1929,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZY-33(4.5)","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:315kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8205×4750×5080 mm；配套发动机额定功率 （自走式、配有发动机的牵引式）：315kW；配套发动机额定转速 （自走式、配有发动机的牵引式）：1800r/min；割幅：4500mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个大圆盘，2个小圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式（自走式）：封闭驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：2560mm；导向轮轮胎规格（自走式）：600/55-26.5；驱动轮轮距（自走式）：2445mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：710/75R32；轴距（自走式）：2900mm；作业速度范围：4～8km/h。","T202100151357","2026-12-30","315","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1930,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZY-36(6.0)","割幅:5.9m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:315kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8070×6007×5070mm；配套发动机额定功率 （自走式、配有发动机的牵引式）：315kW；配套发动机额定转速 （自走式、配有发动机的牵引式）：1800r/min；割幅：5900mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（4个大圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式（自走式）：封闭驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：2560mm；导向轮轮胎规格（自走式）：600/55-26.5；驱动轮轮距（自走式）：2445mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：710/75R32；轴距（自走式）：2900mm；作业速度范围：4～8km/h","T202100151356","2026-12-30","315","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1931,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2900A","割幅:2.75m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","9QZ-2900A型青饲料收获机；形式 / 自走式 ；工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 7400×2900×5298 ；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式） kW 241；配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式） / 2200 ；割幅 mm 2750 ；作物收集割台型式 / 直切割台 ；割台切割器型式 / 旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式 / 喂入辊 ；喂入机构数量 / 4 ；秸秆切碎机构型式 / 滚筒式 ；籽粒破碎机构型式 / 对辊式 ；驾驶室型式(自走式） / 普通式 ；变速方式(自走式） / 自动变速 ；驱动方式(自走式） / 液压驱动 ；制动器型式(自走式） / 盘式 ；导向轮轮距（自走式） mm 1790 ；导向轮轮胎规格（自走式） / 12-16.5 ；驱动轮轮距（自走式） mm 1880 ；驱动轮轮胎规格（自走式） / 460/70R24；轴距(自走式） mm 2500 ；作业速度范围 km/h 2～6 ；设计切段长度 mm 15","T202100221420","2026-12-30","241","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1932,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-3300A","割幅:3.331m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:265kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QS-3300A自走式青饲料收获机；形式：自走式；结构质量：9660kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7400×3500×5400mm；配套发动机额定功率：265kW；配套发动机额定转速：2200r/min；排放阶段：国三；割幅：3331mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：5个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：2121mm；导向轮轮胎规格：500/60-22.5；驱动轮轮距：2340mm；驱动轮轮胎规格：750/65R26；轴距：2640mm；作业速度范围：2-10km/h","T202100130889","2026-11-02","265","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1933,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-4500","割幅:4.427m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:316kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QS-4500自走式青饲料收获机；形式：自走式；结构质量：11190kg；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：7690X4620X5530mm；配套发动机额定功率：316kW；配套发动机额定转速：2100r/min；排放阶段：国三；割幅：4427mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：5个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：2116mm；导向轮轮胎规格：500/60-22.5；驱动轮轮距：2328mm；驱动轮轮胎规格：750/65R26；轴距：2620mm；作业速度范围：2-6km/h","T202100130735","2026-08-31","316","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1934,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-3300B","割幅:3.331m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:265kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QZ-3300B自走式青饲料收获机；形式：自走式；结构质量：8350kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7650×3660×5430mm；配套发动机额定功率：265kW；配套发动机额定转速：2200r/min；排放阶段：国三；割幅：3331mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：带式；导向轮轮距：1220mm；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮距：2280mm；驱动轮轮胎规格：17.5LR24；轴距：2650mm；作业速度范围：2-6km/h；","T202100130887","2026-11-02","265","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1935,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600L","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:220kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QZ-2600L青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6700×2750×5000；配套发动机额定功率（kw）：220；配套发动机额定转速（r/min）：2300；割幅（mm）：2600；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；驾驶室形式：普通；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器形式：盘式；导向轮轮距（mm）：1900；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距（mm）：1900；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距（mm）：2500；作业速度范围（km/h）：2-7；设计切段长度（mm）：20","T202100131261","2026-12-30","220","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1936,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000K","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","产品配置参数:结构形式：自走式；结构质量：7200kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7410×3180×5320；割台的有效收获宽度（割副）：3000mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1690mm；驱动轮轮距：1910mm；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度：5350mm","T202100131242","2026-12-30","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1937,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000S","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","产品配置参数:结构形式：自走式；结构质量：9050kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7500×3180×5350；割台的有效收获宽度（割副）：3000mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1880mm；驱动轮轮距：2200mm；驱动轮轮胎规格：18.4-30；导向轮轮胎规格：12.00-18；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度：5350mm","T202100131243","2026-12-30","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1938,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-360","割幅:3.3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:337kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式：自走式；结构质量：1096kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7200×3500×5460；割台的有效收获宽度（割副）：3300mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1950mm；驱动轮轮距：2210mm；驱动轮轮胎规格：23.1-26；导向轮轮胎规格：12.00-18；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度：5460mm","T202100131267","2026-12-30","337","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1939,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-4500","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:353kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：4QZ-4500型\n形式：自走式\n工作状态外形尺寸(长x宽x高mm)：7900x4680x5750（抛向筒向正后方）\n配套发动机额定功率（kw）：353\n配套发动机额定转速（r/min）：2100\n割幅（mm）：4500\n作物收集割台型式：直切割台\n割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量（个）：4\n秸秆切碎机构型式：滚筒式\n籽粒破碎机构形式：对辊式\n驾驶室型式：普通\n变速方式：手动变速\n驱动方式：液压驱动\n制动器形式：鼓式\n导向轮轮距（mm）：2350\n导向轮轮胎规格：460/70R24\n驱动轮轮距（mm）：2360\n驱动轮轮胎规格：650/75R32\n轴距(mm)：2750\n作业速度范围（km/h）：2-8","T202000130808","2025-12-30","353","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1940,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","铁建重工新疆有限公司","青贮收获机","4QZ-6000","割幅:6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:566kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：4QZ-6000型青贮收获机\n形式：自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：10000×6100×6500\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）kW：566\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）r/min：2100\n割幅mm：6000\n作物收集割台型式：直切割台\n割台切割器型式：圆盘式割刀\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量个：6\n秸秆切碎机构型式：滚筒式\n籽粒破碎机构型式：对辊式\n驾驶室型式（自走式）：普通式\n变速方式（自走式）：液压无级调速\n驱动方式（自走式）：液压驱动\n制动器型式（自走式）：盘式\n导向轮轮距（自走式）mm：2410\n导向轮轮胎规格（自走式）：540/65R34\n驱动轮轮距（自走式）mm：2260\n驱动轮轮胎规格（自走式）：710/70R38\n轴距（自走式）mm：3200\n作业速度范围km/h：3~17\n设计切段长度mm：5~25","T202100651952","2026-12-30","566","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1941,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","４ＱＺ－２６００","割幅:2.63m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:200kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；割台切割器型式：旋转圆盘刀；割副：2630mm；籽粒破碎机构型式： 对辊式+揉搓板式；配套发动机额定功率：200KW；","T202100650262","2026-04-01","200","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1942,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000A","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:226kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","机构型式：自走式；割台切割器型式：双圆盘锯片式；割台的有效收获宽度：3000mm；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：对辊式；配套发动机额定功率：226kw；","新2019127","2024-04-18","226","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1943,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000BS","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:228kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","机构型式：自走式；割台切割器型式：双旋转圆盘刀；割副：3000mm；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板；配套发动机额定功率：228kw，企业自主变更为247kw（鉴定大纲允许范围）；","T202000650320","2025-07-05","228","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1944,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000C","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:226kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；割台切割器型式：旋转圆盘刀；割幅：3000mm；籽粒破碎机构型式：对辊+揉搓板；配套发动机额定功率：226kw；","T202100650857","2026-08-31","226","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1945,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9265A","割幅:2.9m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:242kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7220mm×3100mm×5700mm；配套发动机额定功率：242kW；配套发动机额定转速：2100r/min；割台的有效收获宽度：2900mm；割台切割器型式：圆盘式；轮距导向轮：1900mm；轮距驱动轮：2030mm；轮胎规格导向轮：12.00-18；轮胎规格驱动轮：23.1-26；轴距：2500mm；最小离地间隙：410mm；驾驶室形式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚刀式；抛送高度：4800～5700mm","T202100151316","2026-12-30","242","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[1946,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","河北益农机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:95.6kW;自走其他式:是 ","型号名称 / 4QZ-1800自走式青饲料收获机，形式 / 自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5180×2020×3550，配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW ，配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式） kW 95.6，配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式） / 2400，割幅 mm 1800，作物收集割台型式 / 直切割台，割台切割器型式 / 旋转冲击式割刀，喂入机构型式 / 喂入辊，喂入机构数量 / 4，秸秆切碎机构型式 / 盘式，籽粒破碎机构型式 / 揉搓板，变速方式(自走式） / 手动变速，驱动方式(自走式 / 机械驱动，制动器型式(自走式） / 鼓式，导向轮轮距（自走式） mm 1270，导向轮轮胎规格（自走式） / 6.50-16，驱动轮轮距（自走式） mm 1350，驱动轮轮胎规格（自走式） / 9.5-20，轴距(自走式） mm 1850，作业速度范围 km/h 3-5，设计切段长度 mm 15。","T202100130886","2026-11-02","95.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1947,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机","河北益农机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2230","割幅:2.23m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","型号规格：4QZ-2230；形式：自走其他式；割幅mm：2230；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6600×2500×4000；结构质量kg：5000；发动机型号：4M6-160C33、WP4G160E331；发动机额定功率：118kw；动机额定转速r/min：2300；割台切割器型式：滚刀；轴距mm：2320；最小离地间隙mm：240；抛送高度mm：4000；抛送筒回转角度：360°；籽粒破碎机构型式：撞击式。","部20181127","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1948,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2650","割幅:2.65m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW;自走其他式:是 ","产品配置参数:结构形式：自走式；结构质量：6450kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7000×2980×5200；割台的有效收获宽度（割副）：2650mm；割台切割器形式：直切割台；导向轮轮距：1680mm；驱动轮轮距：1850mm；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；抛送筒高度：5200mm","T202213130024","2027-01-11","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1949,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-2910","割幅:2.91m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","型号名称：4QZ-2910型青饲料收获机\n形式：自走式\n工作状态外形尺寸（mm）：9600x3250x5350（抛送筒向后）\n配套发动机额定功率（kw）：247\n配套发动机额定转速（r/min）：2200\n割幅（mm）：2910\n割台切割器型式：往复式割刀\n作物收集割台型式：直切割台\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量：8\n秸秆切碎机构型式：滚筒式\n籽粒破碎机构型式：对辊式\n驾驶室型式：普通\n变速方式：手动变速\n驱动方式：液压驱动\n驱动轮轮距（mm）：2380\n轴距（mm）：3030\n导向轮轮距（mm）：1300\n制动器型式：盘式\n驱动轮轮胎规格：460/70R24\n导向轮轮胎规格：10.00-16\n作业速度范围（km/h）：1-5\n设计切断长度（mm）：20","T201900130389","2024-12-30","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1950,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1—1.5m秸秆收集机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-140PZ","作业幅宽:1.4m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2080×1860×3220mm；结构型式：牵引式；配套动力及功率：44～56KW\n配套动力输出轴转速：760r/min；作业速度：0.5～1.1m/s；作业幅宽1.4m；收集器型式：锤爪式；\n收集器工作部件数量：22个；输送器型式：螺旋绞龙；地轮规格：5.00-8；运输间隙：150mm\n地轮数量：2个","T202013130289","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1951,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-180PZ","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2080×2380×4050mm；结构型式：牵引式；配套动力及功率：73～89KW;\n配套动力输出轴转速：760r/min；作业速度：0.5～1.1m/s；作业幅宽1.8m；收集器型式：锤爪式；\n收集器工作部件数量：16个；输送器型式：螺旋绞龙；地轮规格：5.00-8；运输间隙：150mm\n地轮数量：2个","T202013130290","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1952,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-180ZZ","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2050×2560×4100mm；结构型式：牵引式；配套动力及功率：73～89KW;\n配套动力输出轴转速：760r/min；作业速度：0.5～1.1m/s；作业幅宽1.8m；收集器型式：锤爪式；\n收集器工作部件数量：16个；输送器型式：螺旋绞龙；地轮规格：5.00-8；运输间隙：150mm;地轮数量：2个","T202013130292","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1953,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4Q-150","作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称：4Q-150秸秆收集机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×1950×3000；配套动力及功率kW：47.8-91.9；配套动力输出轴转速r/min：760；结构型式：后悬挂式；作业速度m/s：0.83-1.38；作业幅宽m：1.5；收集器型式：甩刀式；收集器工作部件数量个：弯刀40；输送器型式：绞龙式；抛送器型式离心风机式。","T202013130230","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1954,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4Q-165","作业幅宽:1.65m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称：4Q-165秸秆收集机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1670×2200×3350；配套动力及功率kW：51.5-91.9；配套动力输出轴转速r/min：760；结构型式：后悬挂式；作业速度m/s：0.83-1.38；作业幅宽m：1.65；收集器型式：甩刀式；收集器工作部件数量个：弯刀44；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式。","T202013130229","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1955,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4Q-180","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称：4Q-180秸秆收集机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×2360×3200；配套动力及功率kW：73.5-128.6；配套动力输出轴转速r/min：760；结构型式：后悬挂式；作业速度m/s：0.83-1.38；作业幅宽m：1.8；收集器型式：甩刀式；收集器工作部件数量个：弯刀48；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式。","T202013130228","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1956,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-220PZ","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2120×2800×4050mm；结构型式：牵引式；配套动力及功率:102～133KW;\n配套动力输出轴转速：760r/min；作业速度：0.5～1.1m/s；作业幅宽2.2m；收集器型式：锤爪式；\n收集器工作部件数量：20个；输送器型式：螺旋绞龙；地轮规格：5.00-8；运输间隙：150mm\n地轮数量：2个","T202013130291","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1957,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-220S","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2430×2450×3360mm；结构型式：后悬挂式；配套动力及功率：110～133KW；\n配套动力输出轴转速：760r/min；作业速度：0.5～1.1m/s；作业幅宽2.2m；收集器型式：锤爪式；\n收集器工作部件数量：20个；输送器型式：螺旋绞龙；抛送器型式：风机","T202013130294","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1958,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎收集机","4SJ-220ZZ","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:锤爪式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100×2830×4100mm；结构型式：牵引式；配套动力及功率：102～133KW；\n配套动力输出轴转速：760r/min；作业速度：0.5～1.1m/s；作业幅宽2.2m；收集器型式：锤爪式；\n收集器工作部件数量：20个；输送器型式：螺旋绞龙；地轮规格：5.00-8；地轮数量：2个；运输间隙：150mm","T202013130293","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1959,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4Q-200","作业幅宽:2.0m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称：4Q-200秸秆收集机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1670×2560×3200；配套动力及功率kW：88.2-147；配套动力输出轴转速r/min：760；结构型式：后悬挂式；作业速度m/s：0.83-1.38；作业幅宽m：2.0；收集器型式：甩刀式；收集器工作部件数量个:弯刀52；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式。","T202013130227","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1960,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4Q-220","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称：4Q-220秸秆收集机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×2680×3200；配套动力及功率kW：88.2-147；配套动力输出轴转速r/min：760；结构型式：后悬挂式；作业速度m/s：0.83-1.38；作业幅宽m：2.2；收集器型式：甩刀式；收集器工作部件数量个：弯刀60；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式。","T202013130226","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1961,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","春耘（重庆）科技有限公司","铡草机","9ZT-3.0","生产率(干秸秆):1t/h","型号名称:9ZT-3.0铡草机；配套动力:4kW；结构型式/:滚筒式外形尺寸（长×宽×高）:1200×480×800mm；生产率:1000kg/h；主轴额定转速：1350r/min","T202150500209","2026-08-19","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1962,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZT-1","生产率(干秸秆):1.2t/h","配套动力：1.5-2.2kW；结构型式：筒式；外形尺寸（长×宽×高）：1240×480×830mm；生产率：1200（玉米秸秆）kg/h；设计切草长度：15-25mm；喂入口宽度：200mm；喂入方式：人工喂入；主轴额定转速：1140r/min；喂入辊额定转速：285/476r/min；动刀片数量：4个；动刀片刀形：矩形；圆盘或滚筒直径（含刀片）：221mm","GZNJ/TJ 2017-186","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1963,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率(干秸秆):1.5t/h","配套动力:3kW, 结构型式:刀盘式, 外形尺寸(长×宽×高): 1060×980×1750mm, 生产率:≥1500kg/h,设计切草长度: 5、15、20mm,喂入口宽度:170mm, 喂入方式: 手动喂入, 主轴额定转速:1060r/min,, 动刀片数量:6个, 动刀片刀形: 矩形, 圆盘或滚筒直径(工作部件):570mm","T202141410201","2026-12-27","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1964,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9ZT-1","生产率(干秸秆):1t/h","配套动力:3kW, 结构型式: 滚筒式, 外形尺寸（长×宽×高）: 1240×500×850mm, 生产率:≥1000kg/h,设计切草长度:10、30mm,喂入口宽度:235mm,喂入方式: 手动喂入, 主轴额定转速:1060r/min,动刀片数量:4个, 动刀片刀形: 矩形, 圆盘或滚筒直径(工作部件):205mm","T202141410202","2026-12-27","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1965,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-1.0","生产率(干秸秆):1.02t/h","结构形式：盘式，结构质量55kw，配套动力3kw，外形尺寸(长×宽×高)：1110×460×750mm，生产率1020kg/h，喂入口宽度220mm，主轴转速1020r/min，喂入辊转速300r/min，喂入方式：人工喂入，动刀片数量4个，圆盘或滚筒直径（含刀片）220mm，设计切草长度18/36mm","新2019015","2023-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1966,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-2.5","生产率(干秸秆):2.55t/h","结构形式：盘式，结构质量：120kg，配套动力4kw，外形尺寸(长×宽×高)：1200×1280×2020mm，生产率≥2550kg/h，喂入口宽度160mm，主轴额定转速800r/min，喂入辊转速300r/min，喂入方式：人工喂入，动刀片数量4个，圆盘或滚筒直径（含刀片）630mm，设计切草长度18/36mm","新2019010","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1967,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-2","生产率(干秸秆):2t/h","规格型号:9Z-2型铡草机,配套动力:3-4KW,结构形式:刀盘式，外形尺寸（长*宽*高）:1025×970×1470MM,喂入口宽度:145MM,喂入方式:手动喂入,主轴额定转速:1690R/MIN,动刀片数量:6片,动刀片刀形:弧形,圆盘或滚筒直径:550mm,设计切草长度:15、35MM,生产效率≥2000KG/H.","T202141410221","2026-12-27","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1968,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州一龙重工有限公司","铡草机","9ZP-1.0","生产率(干秸秆):1.2t/h","型号名称：9ZP-1.0型铡草机；配套动力：1.5-2.2kW；结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）：1000×1075×1880mm；生产率：1000～1200 （玉米秸秆）kg/h；设计切草长度：15-25mm；喂入口宽度：140mm；喂入方式：人工喂入；主轴额定转速：1200r/min；喂入辊额定转速：260/440/730r/min；动刀片数量：6个；动刀片刀形：条形；圆盘或滚筒直径（含刀片）：510mm","GZNJ/TJ 2017-205","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1969,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州一龙重工有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率(干秸秆):1.2t/h","型号名称：9ZT-1.0型铡草机；配套动力：1.5-2.2kW；结构型式：筒式；外形尺寸（长×宽×高）：1240×495×860mm；生产率：1200（玉米秸秆）kg/h；设计切草长度:15-25mm；喂入口宽度：200mm；喂入方式：人工喂入；主轴额定转速：1140r/min；喂入辊额定转速：280/470r/min；动刀片数量：4个；动刀片刀形：矩形；圆盘或滚筒直径（含刀片）：225mm","GZNJ/TJ 2017-185","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1970,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","凤城市草河机械制造有限公司","铡草机","9ZP-4.0","生产率(干秸秆):3.5t/h","配套动力:7.5-11kW(出厂不配动力)；结构形式:盘式；外形尺寸(长×宽×高):1210×2180×2140mm；生产率:干玉米秸秆≥3500kg/h；稻草≥3800kg/h；谷草≥4000kg/h；设计切草长度:6、16mm；喂入口宽度:260mm；喂入方式:自动；主轴额定转速:750r/min；动刀片数量:4片；动刀片刀形:弧线；圆盘或滚筒直径(含刀片):782mm；","T20212121080","2026-11-30","7.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1971,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","西安创锐特农业科技有限公司","铡草机","9ZT-3.5C","生产率(干秸秆):3.5t/h","型号名称：9ZT-3.5C型铡草机；结构型式：筒式；外形尺寸(长×宽×高)：1570×500×920mm；生产率：3500kg/h(干秸秆）；喂入口宽度：230mm；配套动力：4kW；主轴额定转速：1440r/min；动刀片数量：5个；圆盘或滚筒直径（工作部件）：200mm","T202161610167","2026-08-05","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1972,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州吉峰机械制造有限公司","铡草机","9ZP-4.5","生产率(干秸秆):4.5t/h","结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×1400×2400mm；生产率：4500kg/h；喂入口宽度：200mm；主轴额定转速：930r/min；喂入辊额定转速：300/400r/min；动刀片数量：4个；圆盘或滚筒直径（含刀片）：770mm","部20190708","2023-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1973,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率(干秸秆):4.5t/h","配套动力:5.5kW, 结构型式:刀盘式, 外形尺寸(长×宽×高):1750×1280×2420mm, 生产率:≥4500kg/h,设计切草长度: 17、22、34、44mm,喂入口宽度:210mm, 喂入方式: 自动喂入, 主轴额定转速:800r/min,动刀片数量:4个,动刀片刀形:弧形,圆盘或滚筒直径(工作部件)：770mm","T202141410200","2026-12-27","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1974,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-4.5","生产率(干秸秆):4.55t/h","结构形式：盘式，结构质量：238kg，配套动力：5.5kw，外形尺寸(长×宽×高)：1760×1420×2420mm，生产率≥4550kg/h，喂入口宽度220mm，主轴额定转速800r/min，喂入辊转速300r/min，喂入方式：喂入辊自动喂入，动刀片数量4个，圆盘或滚筒直径（含刀片）780mm，设计切草长度18/27/32/48mm","新2019011","2023-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1975,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-4.5","生产率(干秸秆):4.5t/h","结构型式：刀盘式，外形尺寸（长×宽×高）mm：1770×1200×2380，配套动力：5.5～7.5kw，生产率：≥4500kg/h，设计切草长度：mm 17、22、34，喂入口宽度：220mm，主轴额定转速：800r/min，动刀片数量：4个，动刀片刀形：弧形，圆盘或滚筒直径：790mm。","T202141410197","2026-12-27","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1976,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-3.5","生产率(干秸秆):3.5t/h","规格型号:9Z-3.5型铡草机,配套动力:5.5-11KW,结构形式:刀盘式,外形尺寸（长*宽*高）:1760×1400×2360MM,喂入口宽度:220MM,喂入方式:自动喂入,主轴额定转速:1080R/MIN,动刀片数量:4片,动刀片刀形:弧形,圆盘或滚筒直径:790MM,设计切草长度:17、22、34、44MM,生产效率≥3500KG/H.","T202141410215","2026-12-27","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1977,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","朝阳市益农源农业设备研发有限公司","铡草机","9ZP-6.0","生产率(干秸秆):6t/h","配套动力\tkW：18.5；\n结构型式：盘式；\n外形尺寸（长×宽×高）（不含配套动力尺寸）mm：2430×1910×2359\n生产率kg/h：≥6000；\n设计切草长度mm：8、18；\n喂入口宽度mm：500；\n喂入方式：自动；\n主轴额定转速\tr/min：800；\n动刀片数量个：4；\n动刀片刀形：弧形；\n圆盘或滚筒直径（工作部件）mm：1350；","T20222121013","2027-02-27","18.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1978,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","西安创锐特农业科技有限公司","铡草机","9ZT-6C","生产率(干秸秆):6t/h","型号名称：9ZT-6C型铡草机；结构型式：筒式；外形尺寸(长×宽×高)：1670×580×900mm；生产率：6000kg/h；喂入口宽度：300mm；配套动力：5.5kW；主轴额定转速：1440r/min；动刀片数量：5个；圆盘或滚筒直径（工作部件）：202mm","T202161610168","2026-08-05","5.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1979,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率(干秸秆):6.5t/h","配套动力:7.5kW, 结构型式: 刀盘式,  外形尺寸（长×宽×高）: 2180×1600×2670mm, 生产率:6500kg/h,设计切草长度: 12、18、25、35mm,喂入口宽度:260mm, 喂入方式: 自动喂入, 主轴额定转速:650r/min,  动刀片数量:3个, 动刀片刀形: 弧形, 圆盘或滚筒直径(工作部件):1020mm","T202141410199","2026-12-27","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1980,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-6.5","生产率(干秸秆):6.55t/h","结构形式：盘式，结构质量：330kg，配套动力：7.5kw，外形尺寸(长×宽×高)：2160×1820×2880mm，生产率≥6550kg/h，喂入口宽度270mm，主轴额定转速650r/min，喂入辊转速350r/min，喂入方式：喂入辊自动喂入，动刀片数量3个，圆盘或滚筒直径（含刀片）1020mm，设计切草长度18/27/32/48mm","新2019013","2023-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1981,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市伟巍机械有限公司","铡草机","9ZP-6.5","生产率(干秸秆):6.5t/h","结构型式：刀盘式，外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×1510×2880，配套动力：7.5～11kw，生产率：≥6500kg/h，设计切草长度：mm 12、18、32，喂入口宽度：270mm，主轴额定转速：650r/min，动刀片数量：4个，动刀片刀形：弧形，圆盘或滚筒直径：1000mm。","T202141410196","2026-12-27","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1982,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-6","生产率(干秸秆):6t/h","规格型号:9Z-6型铡草机,配套动力:7.5-11KW,结构形式:刀盘式,外形尺寸（长*宽*高）:2200×1630×2760MM,喂入口宽度:265MM,喂入方式:自动喂入,主轴额定转速:800R/MIN,动刀片数量:3片,动刀片刀形:弧形，,圆盘或滚筒直径:1050MM,设计切草长度:12、18、25、35MM,生产效率≥6000KG/H.","T202141410214","2026-12-27","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1983,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","9—15t/h铡草机","云南华盛农机制造有限公司","铡草机","9ZT-10","生产率(干秸秆):10t/h","外形尺寸长宽高：2250mmX715mmX1000、配套动力：7.5kw、设计切草长度：10、20mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：295mm、喂入方式：自动喂入、生产率：10000kg/h(玉米秸秆含水率≤25%)","T20205353133","2025-08-12","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[1984,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州市华龙农牧机械有限公司","铡草机","9Z-10","生产率(干秸秆):10t/h","配套动力:15kW, 结构型式: 刀盘式, 外形尺寸（长×宽×高）: 2770×2300×4200mm, 生产率:≥10000kg/h,设计切草长度: 12、18、25、35mm，喂入口宽度:400mm, 喂入方式: 自动喂入, 主轴额定转速:500r/min,  动刀片数量:3个, 动刀片刀形: 弧形, 圆盘或滚筒直径(工作部件):1300mm,","T202141410198","2026-12-27","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1985,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-10","生产率(干秸秆):10.2t/h","结构型式：盘式，配套动力：15kw，外形尺寸(长×宽×高）：3380×1730×3950mm，生产率≥10200kg/h，喂入口宽度350mm，主轴额定转速500r/min，喂入辊额定转速350r/min，动刀片数量3个，圆盘或滚筒直径（含刀片）1200mm","新2019014","2023-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1986,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","9—15t/h铡草机","郑州市一航机械科技有限公司","铡草机","9Z-9","生产率(干秸秆):9t/h","规格型号:9Z-9型铡草机,配套动力:15-22KW,结构形式:刀盘式,外形尺寸:2640×2230×4050MM,喂入口宽度:400MM,喂入方式:自动喂入,主轴转速:670R/MIN,动刀片数量:3片,动刀片刀形:弧形,圆盘或滚筒直径:1300MM,设计切草长度:12、18、25、35MM,生产效率≥9000KG/H.","T202141410213","2026-12-27","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1987,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","15—20t/h铡草机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","铡草机","9Z-15","生产率(干秸秆):15.1t/h","结构形式：盘式，结构质量：980kg，配套动力：18.5kw，外形尺寸(长×宽×高)：3390×2200×4130mm，生产率≥15100kg/h，喂入口宽度400mm，主轴额定转速500r/min，喂入辊转速350r/min，喂入方式：喂入辊自动喂入，动刀片数量3个，圆盘或滚筒直径（含刀片）1300mm，设计切草长度18/27/32/48mm","新2019012","2023-12-31","18.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1988,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0D","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）1250×1110×1260mm，额定功率：4kw，额定转速：2870mm，主轴额定转速：3500r/min，转子直径（不带锤片）210mm，转子宽度：200mm，转子工作直径：310mm，锤片数量：32片，动刀3片，定刀1片 生产率：2100kg/h","T202113130381","2026-08-18","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1989,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.1","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸：（长×宽×高）900×1150×1070mm，额定功率：4kw，额定转速：2870r/min，主轴额定转速：3200r/min，转子直径（不带锤片）380mm，转子宽度：160mm，转子工作直径：460mm，锤片数量：24片，动刀6片，定刀1片 生产率：2100kg/h","T202113130387","2026-08-18","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1990,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.1A","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸(长×宽×高）1150×1500×870mm ，额定功率：11kw，额定转速：1460r/min，主轴额定转速：3800r/min  ，转子直径（不带锤片）240mm，转子宽度：220mm，转子工作直径：400mm，锤片数量：24片，动刀3片，定刀1片 生产率：2100kg/h","T202113130383","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1991,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.1B","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）1200×1260×1050mm，额定功率：15kw，额定转速：1465r/min，主轴额定转速：3500r/min，转子直径（不带锤片）240mm，转子宽度：240mm，转子工作直径：400mm，锤片数量：24片，动刀6片，定刀1片 生产率：2100kg/h","T202113130423","2026-08-18","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1992,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.2A","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式  ,外形尺寸:(长×宽×高）1150×1560×920mm   额定功率：15kw  额定转速1465r/min主轴额定转数：3800r/min  转子直径（不带锤片）240mm  转子宽度：290mm  转子工作直径：400mm  锤片数量：24片  动刀3片，定刀1片  生产率：2200kg/h","T202113130424","2026-08-18","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1993,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.3","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）900×1210×1060mm，额定功率：4kw，额定转速：2870r/min，主轴额定转速：2700r/min，转子直径（不带锤片）380mm，转子宽度：240mm，转子工作直径：460mm，锤片数量：36片，动刀6片，定刀1片 生产率：2300kg/h","T202113130386","2026-08-18","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1994,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.4B","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸：（长×宽×高）1200×1360×1100mm，额定功率：18.5kw  额定转速：1460r/min，主轴额定转数：3500r/min，转子直径（不含锤片）240mm，转子宽度：290mm，转子工作直径：400mm，锤片数量：24片，动刀6片，定刀1片，生产率：2400kg/h","T202113130422","2026-08-18","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1995,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.5A","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）1350×1700×1050mm，额定功率：18.5kw，额定转速：1460r/min，主轴额定转速：3800r/min，转子直径（不带锤片）260mm，转子宽度：330mm，转子工作直径：460mm，锤片数量：24片，动刀3片，定刀1片 生产率：2500kg/h","T202113130425","2026-08-18","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1996,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","贵州达榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：4KW；外形尺寸:1200X438X850mm；生产率:4000kg/h；转子直径铡切：180；揉搓：90；喂入方式：自动喂入。","T202252010010","2027-01-16","4","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[1997,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南华盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：4KW；外形尺寸:1540X530X840mm；生产率:4000kg/h；转子直径铡切：175；揉搓：120；喂入方式：人工喂入。","T202152010011","2026-05-27","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[1998,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南华盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0B","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、锤片式   功率：7.5KW；外形尺寸:1170X990X1250；生产率：4000kg/h；转子直径：300；喂入方式：人工喂入;。","T202152010013","2026-05-27","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[1999,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南华盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0C","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、锤片式  功率：7.5KW；外形尺寸:1170X950X1050mm；生产率：4000kg/h；转子直径:295mm；喂入方式：人工喂入。","T202152010012","2026-05-27","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2000,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-2","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式:铡切揉搓式,外形尺寸（长×宽×高）:1700×540×860mm,配套动力额定功率:3kW,配套动力额定转速:2860r/min,主轴额定转速:2860r/min,生产率:≥2000kg/h,传动方式:皮带传动,转子直径（不带锤片）:145mm,转子宽度:210mm,转子工作直径:210mm,锤片数量:32片,喂入方式:自动喂入,刀片数量（适用时）:4,铡切机构型式（适用时）:滚筒式,揉搓机构型式（适用时）:锤片式","T202141410089","2026-06-30","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2001,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-4.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸(长×宽×高）2100×540×950mm，额定功率：5.5kw，额定转速：1450r/min，主轴额定转速：3600r/min，转子直径（不带锤片）130mm，转子宽度：230mm，转子工作直径：260mm，锤片数量：24片，动刀6片，定刀1片 生产率：4000kg/h","T202113130385","2026-08-18","5.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2002,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-4.1","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）1160×850×1230mm，额定功率15kw，额定转速：1460r/min，主轴额定转速：3500r/min，转子直径（不带锤片）240mm，转子宽度：230mm，转子工作直径：400mm，锤片数量：24片，生产率：4100kg/h","T202113130382","2026-08-18","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2003,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","贵州达榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率7.5KW；外形尺寸:1750X550X920mm；生产率:6000kg/h；转子直径铡切：190；揉搓：130；喂入方式：链板式自动喂入。","T202252010008","2027-01-16","7.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2004,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","贵州榕威农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构形式；锤片式   功率：7.5KW；外形尺寸:1270X560X980mm；生产率：6000kg/h；转子直径铡切：210；喂入方式：自动喂入","T202252010007","2027-01-16","7.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2005,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","贵州榕威农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.0B","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：7.5KW；外形尺寸:1295X550X885mm；生产率：6000kg/h；转子直径铡切：181；揉搓：80；喂入方式：自动喂入。","T202252010006","2027-01-16","7.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2006,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","结构型式:铡切揉搓式,外形尺寸（长×宽×高）:1750×580×900mm,配套动力额定功率:4kW,配套动力额定转速:2860r/min,主轴额定转速:2860r/min,生产率:≥4000kg/h,传动方式:皮带传动,转子直径（不带锤片）:145mm,转子宽度:240mm,转子工作直径:210mm,锤片数量:36片,喂入方式:自动喂入,刀片数量（适用时）:4,铡切机构型式（适用时）:滚筒式,揉搓机构型式（适用时）:锤片式","T202141410088","2026-06-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2007,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-6.1","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸（长×宽×高）2170×680×960mm，额定功率：7.5kw，额定转速：1450r/min，主轴额定转速：3600r/min，转子直径（不带锤片）130mm，转子宽度：360mm，转子工作直径：260mm，锤片数量：32片，动刀6片，定刀1片 生产率：6100kg/h","T202113130384","2026-08-18","7.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2008,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-6.2","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","结构型式：滚筒式，外形尺寸：（长×宽×高）1020×860×1220mm，额定功率：18.5kw，额定转速：1460r/min，主轴额定转速：3500r/min，转子直径（不带锤片）240mm，转子宽度：280mm，转子工作直径：400mm，锤片数量：24片，生产率：6200kg/h","T202113130421","2026-08-18","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2009,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","贵州达榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-10B","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：11KW；外形尺寸:2210X695X945mm；生产率：10000kg/h；转子直径铡切：293；揉搓：117；喂入方式：自动喂入。","T202252010009","2027-01-16","11","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2010,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","新乡市红石榴农业机械有限公司","揉丝机","9ZR-6","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","型号名称：9ZR-6型揉丝机；结构型式：铡切揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：2100×700×1050mm；配套动力额定功率：7.5kW；配套动力额定转速：1440r/min；主轴额定转速：3800r/min；生产率：≥6000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：175mm；转子宽度：360mm；转子工作直径：240mm；锤片数量：44片；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：4；铡切机构型式（适用时）：滚筒式；揉搓机构型式（适用时）：锤片式。","T202141410090","2026-06-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2011,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","云南华盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-10","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：15KW；外形尺寸:2100X750X1070mm；生产率：10000kg/h；转子直径铡切：200；揉搓：170；喂入方式：链板式自动喂入。","T202152010014","2026-05-27","15","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2012,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.5","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","结构型式:铡切揉搓式,外形尺寸（长×宽×高）:2100×700×1030mm,配套动力额定功率:7.5kW,配套动力额定转速:1470r/min,主轴额定转速:2860r/min,生产率:≥6500kg/h,传动方式:皮带传动,转子直径（不带锤片）:185mm,转子宽度:360mm,转子工作直径: 250mm,锤片数量:92片,喂入方式:自动喂入,刀片数量（适用时）:3,铡切机构型式（适用时）:滚筒式,揉搓机构型式（适用时）:揉搓式","T202141410049","2026-03-14","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2013,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","郑州豫飞达机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.5","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","结构型式:铡切揉搓式,外形尺寸（长×宽×高）:2100×685×1030mm,配套动力额定功率:7.5kW,配套动力额定转速:1470r/min,主轴额定转速:3200r/min,生产率:≥6500kg/h,传动方式:皮带传动,转子直径（不带锤片）:180mm,转子宽度:360mm,转子工作直径:245mm,锤片数量:44片,喂入方式:自动喂入,刀片数量（适用时）:4,铡切机构型式（适用时）:滚筒式,揉搓机构型式（适用时）:锤片式","T202141410081","2026-06-30","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2014,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","10—15t/h揉丝机","贵州榕威农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-15","10t/h≤生产率(干秸秆)<15t/h,生产率(青秸秆)≥15t/h:生产率(青秸秆)≥15t/h ","结构形式；锤片式  功率：22KW；外形尺寸:3060X850X1093mm；生产率：15000kg/h；转子直径铡切：300；喂入方式：自动喂入。","T202252010005","2027-01-16","22","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2015,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","10—15t/h揉丝机","云南华盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-15","10t/h≤生产率(干秸秆)<15t/h,生产率(青秸秆)≥15t/h:生产率(青秸秆)≥15t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：22KW；外形尺寸:3300X800X1200mm；生产率：15000kg/h；转子直径铡切：260；揉搓：175；喂入方式：链板式自动喂入。","T202152010015","2026-05-27","22","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2016,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山瓒鑫机械有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:208mm","型号名称：9FC-21饲料粉碎机；结构型式：齿爪式（无粉碎秸蔓功能）；外形尺寸：647*416*1030mm;转子工作直径：∅208mm；主轴转速：5500-6000r/min;配套动力：2.2kw。","T202051510004","2025-01-12","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2017,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省万马机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","型号名称：9FC-21型饲料粉碎机；结构型式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长×宽×高）：660×400×990mm；整机质量（不含电机）：32kg；转子盘直径：Φ160mm；转子工作直径：Φ210mm，粉碎室宽度：105mm；锤片或齿爪数量：4个（扁齿）；主轴转速：4500-5250r/min；配套动力：2.2～3.0kW；动刀片数量：1把。","T202251510022","2027-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2018,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省万马机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-20","转子工作直径:196mm","型号名称：9FQ-20型饲料粉碎机；结构型式：锤片式（不含粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长×宽×高）：385×385×1050mm；整机质量（不含电机）：24kg；转子盘直径：Φ110mm；转子工作直径：Φ196mm，粉碎室宽度：100mm；锤片或齿爪数量：16个（锤片）；主轴转速：4500-5250r/min；配套动力：2.2～3.0kW；动刀片数量：0把。","T202251510036","2027-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2019,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","结构型式:齿爪式(不含粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式：铸造；外形尺寸（长×宽×高）:670×370×800mm ；转子盘直径：172mm；转子工作直径：210mm；粉碎室宽度:100mm；锤片或齿片数量：扁齿4、方齿6； 主轴转速:5200r/min；配套动力：3kw;动刀片数量：1个。","T202251510016","2027-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2020,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","四川省旭东机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-24","转子工作直径:238mm","结构型式:齿爪式(不含粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式：铸造；外形尺寸（长×宽×高）:740×420×880mm ；整机质量（不含电机）：34kg;转子盘直径：210m；转子工作直径：238mm；粉碎室宽度:110mm；锤片或齿片数量：扁齿4、方齿6；主轴转速:5200r/min ，配套动力：3kw;动刀片数量：1个。","T202251510016","2027-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2021,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ30-20","转子工作直径:300mm","外形尺寸：980×660×1410（mm）；整机重量：65kg;转子盘直径178mm；转子工作直径：300mm；粉碎室宽度：200mm；锤片数量：16个；主轴转速;4400r/min；配套动力：2.2-3.0kw。","T202000210942","2025-12-30","3.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2022,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-28B","转子工作直径:400mm","结构形式：锤片式（含粉碎秸蔓功能） 外形尺寸:（长×宽×高）1200×1260×1060mm  整机质量（不含电机）160kg  转子盘直径：240mm   转子工作直径：400mm  粉碎室宽度：280mm  锤片数量：24个  主轴转数：3500r/min   动刀片数量：6个  配套动力：11kw","T202113130392","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2023,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-28Z","转子工作直径:400mm","结构型式：锤片式（含粉碎秸蔓功能）外形尺寸：（长×宽×高）1115×1500×930 mm  整机质量：（不含电机）150kg  转子盘直径：240mm 转子工作直径：400mm  粉碎室宽度：280mm   锤片数量：24个  主轴转速：3800r/min   配套动力：11kw  动刀片数量3个","T202113130390","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2024,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-35B","转子工作直径:400mm","结构型式：锤片式（含粉碎秸蔓功能） 外形尺寸（长×宽×高）1200×1280×1100 配套动力：15kw，整机质量180kg、转子盘直径：240mm，转子工作直径：400mm，粉碎室宽度；350mm 锤片数量24个  动刀片数量6个、主轴转速3500r/min","T202113130391","2026-08-18","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2025,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-35Z","转子工作直径:400mm","结构型式：锤片式（含粉碎秸蔓功能）外形尺寸：（长×宽×高）1200×1600×940mm   整机质量（不含电机）180kg  转子盘直径：240mm  转子工作直径：400mm  粉碎室宽度：350mm  锤片数量：24个 主轴转速：3800r/min  配套动力：15kw  动刀片数量：3个","T202113130394","2026-08-18","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2026,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-46-20","转子工作直径:460mm","结构型式：锤片式（含粉碎秸蔓功能）外形尺寸：（长×宽×高）900×1300×1130mm  整机质量（不含电机）88kg  转子盘直径：380mm  转子工作直径：460mm  粉碎室宽度：200mm  锤片数量：24个   主轴转速：3200r/min   配套动力：4kw   动刀片数量：6个","T202113130389","2026-08-18","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2027,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-46-28","转子工作直径:460mm","结构型式：锤片式（含粉碎秸蔓功能） 外形尺寸：（长×宽×高）900×1380×1130mm   整机质量（不含电机）96kg   转子盘直径：380mm  转子工作直径：460mm   粉碎室宽度：280mm  锤片数量：36个   主轴转速：2700r/min  配套动力：4kw  动刀片数量：6个","T202113130388","2026-08-18","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2028,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州盛承祥机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-46-40Z","转子工作直径:460mm","结构型式：锤片式（含粉碎秸蔓功能）  外形尺寸：（长×宽×高）1400×1700×1030mm  整机质量：（不含电机）220kg  转子盘直径：255mm   转子工作直径：460mm  粉碎室宽度：400mm  锤片数量：24个  主轴转速：3800r/min  配套动力：15kw  动刀片数量：3个","T202113130393","2026-08-18","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2029,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","湖南省隆汉威机械有限公司","饲料粉碎机","9FJ-42-20","转子工作直径:420mm","9FJ-56-20型饲料粉碎机采用锤片式结构，人工上料、由料斗、粉碎装置、机架、电机等部分组成，适用于玉米粉碎作业。","T202243430013","2027-03-15","3.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2030,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-52-15","转子工作直径:520mm","外形尺寸（长×宽×高）：1040×750×1650mm，转子工作直径：520mm，配套动力：11kW","T202141410160","2026-12-27","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2031,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","郑州市盛之远农业机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-50-13","转子工作直径:500mm","结构型式：锤片式/自吸式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式：焊接，整机外形尺寸：1040×460×1640mm，整机质量：55kg（不含电机），转子盘直径：400mm，转子工作直径：500mm,粉碎室宽度：130mm，锤片数量：16个，主轴转速：2860r/min，配套动力：7.5kw","T202142420346","2026-11-23","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2032,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","诸城市盛奥机械有限公司","锤片式饲料粉碎机","9FQ50-40","转子工作直径:500mm","外形尺寸：1550×1580×2050（mm）；整机重量：285kg;转子盘直径300mm；转子工作直径：500mm；粉碎室宽度：400mm；锤片数量：24个；主轴转速;3440r/min；配套动力：18.5-22kw.","T202000210940","2025-12-30","22","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2033,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","湖南省隆汉威机械有限公司","饲料粉碎机","9FJ-56-20","转子工作直径:560mm","9FJ-56-20型饲料粉碎机采用锤片式结构，人工上料、由料斗、粉碎装置、机架、电机等部分组成，适用于玉米粉碎作业。","T202243430012","2027-03-15","4.0","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2034,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-15","转子工作直径:553mm","外形尺寸（长×宽×高）：1040×770×1680mm，转子工作直径：553mm，配套动力：11kW。","T202141410159","2026-12-27","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2035,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55.5-16","转子工作直径:555mm","粉碎机转子直径:555mm,粉碎室宽度:160mm，主轴转速:2950r/min,配套动力:11kW；生产率：1344kg/h","T202141410169","2026-12-27","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2036,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-15","转子工作直径:550mm","结构型式：锤片式（无粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×770×1750，整机质量（不含电机）：68kg，转子盘直径：413mm，转子工作直径：550mm，粉碎室宽度：155mm，锤片或齿爪数量：16个，主轴转速：2800r/min，配套动力：11kw。","T202141410168","2026-12-27","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2037,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","郑州市盛之远农业机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-15","转子工作直径:550mm","结构型式：锤片式/自吸式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式：焊接，整机外形尺寸：1100×585×1630mm，整机质量：68kg（不含电机），转子盘直径：400mm，转子工作直径：550mm，粉碎室宽度：155mm，锤片数量：16个，主轴转速：2860r/min，配套动力：11kw","T202142420345","2026-11-23","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2038,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","巴彦淖尔市弘创机械有限公司","颗粒饲料压制机","9KLH-250","电机功率:22kW;环模直径:250mm","型号名称：9KLH-250型颗粒饲料压制机\n卧式结构型式：环模\n立式结构型式：/\n主电动机额定功率：22kW\n外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×650mm×1850mm\n压模直径：φ250mm\n压模有效宽度：70mm\n压辊数量：2个\n压缩成型套筒出口内径：/mm\n压缩成型套筒数量：/个\n压缩成型套筒长度：/mm\n压模孔截面尺寸：φ4.5mm\n压模孔数量：1768个\n纯工作小时生产率：800～1000kg/h","T202115150158","2026-12-30","22","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2039,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","新乡市北方散热器有限公司","颗粒饲料压制机","9KLH-250","电机功率:22kW;环模直径:250mm","结构形式：环模；配套动力型号：Y180m-4；功率：22kW；数量：1；外形尺寸:1700×1350×1200mm；结构质量（不含电机）:380kg；压模孔数:2016、1440、1040个；压辊数量:2个、压辊宽度：70mm。","T202041410169","2025-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2040,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","巴彦淖尔市弘创机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5型全混日粮搅拌机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n搅拌仓容积:5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1500mm×1700mm\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：主电动机：15kW 卸料门电动机：1.5kW\n配套动力转速：主电动机：1460r/min  卸料门电动机：1400r/min\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202115150125","2026-12-30","15","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2041,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5","搅拌室容积:5m³","整机型号名称：9JQL-5型全混合日粮制备机\n整机型式：牵引式\n整机称重系统最大称量：5000kg\n整机配套动力型式：电机\n整机配套动力功率范围：22-30kW\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：3540×2140×2720\n主搅龙数量：1个\n轮胎规格：6.50-16\n轮距mm：1730","2019TJ378","2024-12-23","22","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2042,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-7","搅拌室容积:7m³","整机型号名称:9JQW-7型全混合日粮制备机\n整机型式:牵引式\n整机称重系统最大称量:5000kg\n整机配套动力型式：电机\n整机配套动力功率范围：11-15kW\n搅拌仓容积：7m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3600mm×1500mm×2200mm\n主搅龙数量：1个\n轮胎规格：260/70-15.3\n轮距：1400mm","2019TJ379","2024-12-23","11","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2043,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","赤峰市福沃机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","搅拌室容积：5m³","T202115150122","2026-12-30","25","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2044,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北佳牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-6","搅拌室容积:6m³","卧式固定式，搅拌仓容积6立方米，配套动力15kw","T202113130076","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2045,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","固定卧式，搅拌仓容积4立方米，配套动力22kw","T202113130082","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2046,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQW-4","搅拌室容积:4m³","牵引卧式，搅拌仓容积4立方米，配套动力25-35kw","T202113130082","2026-05-23","25","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2047,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北祥丰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量:6000kg; 配套动力型式：电机；配套动力功率：15kW；配套动力转速1460转/分；搅拌仓容积：5m3 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)（mm）:2800×1500×1700;主搅龙数量:1个；副搅龙数量：2个","T201913130255","2024-12-30","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2048,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古博奥机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4型全混日粮搅拌机；型式：固定式卧式；称重系统最大称量：8000kg;  搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）：2400mm*1500mm*1250mm； 配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：7.5kW+7.5kW；  配套动力转速：1440r/min；  主搅龙数量：2个；副搅龙数量：0个。","T202115150140","2026-12-30","15","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2049,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古博奥机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5型全混日粮搅拌机；  型式：固定式卧式；  称重系统最大称量：8000kg；  搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）：2620mm*1500mm*1650mm； 配套动力型式：电动机； 配套动力功率范围：主电动机15kw，卸料门电动机1.5kw；  配套动力转速：主电动机1465r/min，卸料门电动机1440r/min；   主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202115150143","2026-12-30","15","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2050,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古博奥机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A型全混日粮搅拌机；型式：固定式卧式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）：2600mm*1500mm*1450mm；  配套动力型式：电动机； 配套动力功率范围：主电动机11kW+11kW，卸料门电动机：1.5kW；    配套动力转速：主电动机1470r/min,卸料门电动机1450r/min； 主搅龙数量：2个；副搅龙数量：0个。","T202115150142","2026-12-30","22","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2051,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津益邦机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4型全混合日粮制备机；搅拌仓容积（m3）：4；型式：固定卧式；称重系统最大称量(kg):12000; 配套动力型式：电动机；配套动力功率范围（kW）：主电机15，卸料电机1.5；配套动力转速（r/min）：主电机1470，卸料电机1420；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm：2320×1498×1655；主搅龙数量（个）：1；副搅龙数量（个）：2","T202237370056","2027-03-29","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2052,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","宁津益邦机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5型全混合日粮制备机；搅拌仓容积（m3）：5；型式：固定卧式；称重系统最大称量(kg):12000; 配套动力型式：电动机；配套动力功率范围（kW）：主电机15，卸料电机1.5；配套动力转速（r/min）：主电机1460，卸料电机1400；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×1494×1630；主搅龙数量（个）：1；副搅龙数量（个）：2","T202237370058","2027-03-29","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2053,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：4m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2520×1500×1700；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：11kW；\n配套动力转速：1460转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202137370412","2026-11-01","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2054,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1650；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：15（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1470（主电机）/1470（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202137370410","2026-11-01","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2055,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：7m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3170×1770×1930；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：22（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1475（主电机）/1450（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202137370411","2026-11-01","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2056,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","曲阜市润华机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","搅拌仓尺寸：2500*1550*1750mm\n电机：15kw\n电机转速：1460r/min\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个","T202037370306","2025-12-29","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2057,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东君尧畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","1\t型号名称\t/\t9JGW-5型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t固定卧式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t32000\n4\t配套动力型式\t/\t电动机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t15(主电机)+1.5（卸料）\n6\t配套动力转速\t转/分\t1460(主电机)/1400（卸料）\n7\t搅拌仓容积\tm3\t5\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2800×1500×1650\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t2","T202137370421","2026-11-01","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2058,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","山东鲁鸿农业装备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量（kg）：12000；搅拌仓容积（m³）：5；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）（mm）2820×1500×1650；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围（kW）:15+1.5；配套动力转速（r/min):1470/1400；主搅龙数量（个）：1；副搅龙数量（个）：2","T202137370040","2026-03-29","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2059,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-5","搅拌室容积:5m³","规格型号：9TMRL-5；\n型式：固定立式；\n称重系统最大称量：8000kg；\n配套动力形式：电机；\n配套动力功率范围：18.5KW；\n配套动力转速：1470r/min；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2750×2000×1580mm；\n主搅龙数量：1个；","T202213130090","2027-03-30","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2060,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRLQ-5","搅拌室容积:5m³","规格型号：9TMRLQ-5；\n型式：牵引立式；\n称重系统最大称量：8000kg；\n配套动力形式：拖拉机；\n配套动力功率范围：22-37KW；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2750×2000×1580mm；\n主搅龙数量：1个；\n轮胎规格：207/80-15；\n轮距：1500mm；","T202213130090","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2061,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄金牧机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWS-5","搅拌室容积:5m³","规格型号：9TMRWS-5；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：8000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：11KW×2；\n配套动力转速：1440r/min；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2500×1500×1600mm；\n主搅龙数量：2个；","T202213130089","2027-03-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2062,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","称重系统最大称量：1500kg 搅拌仓容积：4m³， 配套功率：15kW 配套动力转速：1470r/min 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2500×1450×1680 主搅龙：1个 副搅龙：2个","T202113130043","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2063,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","称重系统最大称量：1500kg 搅拌仓容积：4m³， 配套功率：15kW 配套动力转速：1470r/min 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2400×1450×1470 主搅龙：2个","T202113130044","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2064,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³， \n配套功率：15kW \n配套动力转速：1460r/min \n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2920×1500×1700 \n主搅龙：1个 副搅龙：2个","冀2018T—211","2022-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2065,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","称重系统最大称量：2000kg\n 搅拌仓容积：5m³， \n配套功率：11kW×2，\n 配套动力转速：1470r/min \n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×1700 \n主搅龙：2个","T202113130041","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2066,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","5立方全混合日粮制备机，固定卧式搅拌仓仓体尺寸2800*1500*1630MM，搅拌仓容积5立方，电机配套动力大于等于16.5KW，主搅龙数量1个，副搅龙数量:2个。","T202114140086","2026-12-28","16.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2067,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称:9JQW-5型全混合日粮制备机 形式：卧式，牵引式  最大称重：8000KG 拖拉机动力 大于等于45KW 箱体外形尺寸：2800*1500*1630 主轴数量：1 副轴数量：2 轮胎规格：7.00-16LT  轮距：1260","T202114140086","2026-12-28","45","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2068,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型号名称 :9JGL-5全混合日粮制备机 型式 : 固定立式 称重系统最大称量 ：6000kg 配套动力型式 : 电机 配套动力功率范围: 18.5 KW 配套动力转速 :1470 r/min 搅拌仓容积: 5m3 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2680×1950×1540 mm 主搅龙数量 : 1 个","T202113130070","2026-05-23","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2069,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称 ： 9JGW-4全混合日粮制备机 型式 ： 固定卧式 称重系统最大称量 ：6000kg 配套动力型式 ： 电机 配套动力功率范围 ：11 KW 配套动力转速 :1460 r/min 搅拌仓容积: 4 m3 搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高） :2300×1500×1660 mm 主搅龙数量 : 1个 副搅龙数量 ： 2 个","T202113130069","2026-05-23","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2070,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称： 9JGW-5全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量：6000kg 配套动力型式: 电机 配套动力功率范围:15kW 配套动力转速:1470r/min 搅拌仓容积:5m³ 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）2720×1510×1700mm 主搅龙数量: 1个 副搅龙数量:2个","T201913130069","2024-12-08","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2071,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5","搅拌室容积:5m³","型号名称:9JQL-5全混合日粮制备机  型式:牵引立式  称重系统最大称量:6000kg   配套动力型式:拖拉机  配套动力功率范围:40～60KW\n搅拌仓容积:5m3    搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2680×1950×1540mm  主搅龙数量:1个  轮胎规格：7.50-16   轮距：1360mm","T202113130070","2026-05-23","40","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2072,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5D","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5D型全混合日粮制备机；型式固定卧式；称重系统最大称\n重20000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围；主电机：15KW；出料电机：1.5KW；配套动力转速；主电机：1470r/min ；出料电机：1400 r/min ；搅拌仓容积5立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）2800mm×1500mm×1630mm；主搅龙数量1个；副搅龙数量2个","T202137370486","2026-12-28","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2073,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","潍坊牧王机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm：2300×1450×1650；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11kw；配套动力转速：1460r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202137370246","2026-06-29","11","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2074,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","张掖苏美仑现代农业科技装备有限责任公司","全日粮制备（搅拌）机","9JGW-4","搅拌室容积:4.2m³","型号名称：9JGW-4全日粮制备（搅拌）机，型式：固定卧式，称重系统最大称量：5000kg，配套动力型式：电动机，配套动力功率范围：11kW（2台5.kW），配套动力转速：1440转/分，搅拌仓容积：4.2m³，搅拌仓仓体外形尺寸：（长×宽×高）2050×1150×1800mm，主搅龙数量：2个","T202262620076","2027-02-08","11","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[2075,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","巴彦淖尔市弘创机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9型全混日粮搅拌机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3400mm×1800mm×2050mm\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：主电动机：30kW  卸料门电动机：1.5kW\n配套动力转速：主电动机：1470r/min  卸料门电动机：1400r/min\n主搅龙数量:1个\n副搅龙数量：2个","T202115150124","2026-12-30","30","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2076,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","赤峰市福沃机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","搅拌室容积：9m³","T202115150121","2026-12-30","23.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2077,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北祥丰机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9全日粮饲料制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量:10000kg; 配套动力型式：电机；配套动力功率：22kW；配套动力转速1470转/分；搅拌仓容积：9m3 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)（mm）:3520×1750×2000;主搅龙数量:1个；副搅龙数量：2个","T201913130254","2024-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2078,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","全混合日粮饲料搅拌机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式:固定式、卧式\n配重系统最大称量：8000Kg\n配套动力型式:电动机\n配套动力功率范围：22KW\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：9m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3000X1925X2130 mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T20210606052","2026-06-15","22","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2079,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古博奥机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9型全混日粮搅拌机；  型式：固定式卧式；  称重系统最大称量：8000kg；  搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）：3340mm*1750mm*1800mm； 配套动力型式：电动机； 配套动力功率范围：主电动机22kw，卸料门电动机1.5kw；  配套动力转速：主电动机1470r/min，卸料门电动机1450r/min；   主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202115150139","2026-12-30","22","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2080,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","宁津益邦机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9型全混合日粮制备机；搅拌仓容积（m3）：9；型式：固定卧式；称重系统最大称量(kg):12000; 配套动力型式：电动机；配套动力功率范围（kW）：主电机22，卸料电机1.5；配套动力转速（r/min）：主电机1475，卸料电机1400；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm：3220×1902×2130；主搅龙数量（个）：1；副搅龙数量（个）：2","T202237370057","2027-03-29","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2081,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","曲阜市润华机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","箱体尺寸：3500*1800*1980mm  \n电机：22+1.5kw \n配套动力转速：1470r/min\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个\n容量：9方","T202037370305","2025-12-29","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2082,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","山东君尧畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","序号\t项目\t\n单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t9JGW-9型全混合日粮制备机\n2\t型式\t/\t固定卧式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t32000\n4\t配套动力型式\t/\t电动机\n5\t配套动力功率范围\tkW\t22(主电机)+1.5（卸料）\n6\t配套动力转速\t转/分\t1470(主电机)/1400（卸料）\n7\t搅拌仓容积\tm³\t9\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm\t3300×1700×1880\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t2","T202137370490","2026-12-28","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2083,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","山东鲁鸿农业装备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量（kg）：12000；搅拌仓容积（m³）：9；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）（mm）:3300×1900×2100；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围（kW）:30+1.5；配套动力转速（r/min):1475/1425；主搅龙数量（个）：1；副搅龙数量（个）：2","T202137370039","2026-03-29","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2084,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","称重系统最大称量：3000kg\n搅拌仓容积：9m³，\n配套功率：22kW\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300×1900×2100\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个","T202113130042","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2085,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-9A","搅拌室容积:9m³","称重系统最大称量：8000kg;\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：15kW×2；\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：9m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3200×1900×2000；","T202113130419","2026-08-18","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2086,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","9JGW-9饲料制备机 1，搅拌仓仓体外形尺寸：3500*1750*2050mm 2，容积：9立方刀片形式：椭圆梅花刀 大月牙 刀片数量：43片梅花刀，12片月牙刀 动刀58片定刀3个  4，配套动力：大于等于22+1.5KW   5，配套动力形式：电机   6，绞龙数量：一主轴两副轴","T202114140027","2026-07-21","23.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2087,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-9","搅拌室容积:9m³","9JGWS-9饲料制备机 1，搅拌仓仓体外形尺寸：2800*1900*2050mm 2，容积：9立方  3.刀片形式：椭圆梅花刀 大月牙 刀片数量：70片梅花刀，20片月牙刀 动刀70片定刀6个  4，配套动力：大于等于15*2+1.5KW   5，配套动力形式：电机   6，绞龙数量：两主轴两副轴","T202114140026","2026-07-21","31.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2088,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9型全日粮饲料制备机 型式：固定式 搅拌仓容积：9m3 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:3340×1800×2000(mm) 配套动力型式:电机 配套动力功率范围:22kW 配套动力转速:1470r/min 搅龙数量: 主搅龙:1 副搅龙:2","冀2018T—224（续）","2022-12-31","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2089,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9D","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9D型全混合日粮制备机；型式固定卧式；称重系统最大称重20000kg；配套动力型式电动机；配套动力功率范围；主电机：30 KW；出料电机：1.5 KW；配套动力转速；主电机：1470 r/min；出料电机：1400r/min ；搅拌仓容积9立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3280mm×1900mm×2080mm；主搅龙数量1个；副搅龙数量2个","T202137370485","2026-12-28","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2090,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-12","搅拌室容积:12m³","整机型号名称 :9JQW-12型全混合日粮制备机\n整机型式 :牵引式\n整机称重系统最大称量 :5000kg \n整机配套动力型式:电机\n整机配套动力功率范围 :18-22kW \t\n搅拌仓容积 :12m³ \t\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:4210 \tmm \t×1650 \tmm \t×2540mm \t\n主搅龙数量 :1个 \t\n轮胎规格: 285/70R19.5\n轮距:1540mm","2019TJ380","2024-12-23","18","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2091,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","固定立式，搅拌仓容积12立方米，配套动力30kw","T202113130080","2026-05-23","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2092,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-22","搅拌室容积:22m³","固定立式，搅拌仓容积22立方米，配套动力60kw","T202113130079","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2093,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","固定卧式，搅拌仓容积12立方米，配套动力37kw","T202113130078","2026-05-23","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2094,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-18","搅拌室容积:18m³","固定卧式，搅拌仓容积18立方米，配套动力60kw","T202113130081","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2095,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","牵引立式，搅拌仓容积12立方米，配套动力60-90kw","T202113130080","2026-05-23","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2096,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北喜洋洋农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JQL-22","搅拌室容积:22m³","牵引立式，搅拌仓容积22立方米，配套动力96-111kw","T202113130079","2026-05-23","96","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2097,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3450×2300×2160；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：30（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1470（主电机）/1440（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：0个。","T202100371004","2026-11-02","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2098,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-13","搅拌室容积:13m³","称重系统最大称量：8000kg;\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：30kW；\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：13m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3350×2300×2150；\n主搅龙数量：1个","T202113130415","2026-08-18","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2099,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","称重系统最大称量：12000kg;\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：30kW×2；\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：24m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5600×2300×2070；\n主搅龙数量：2个","T202113130418","2026-08-18","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2100,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-36","搅拌室容积:36m³","称重系统最大称量：12000kg;\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：30kW×3；\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：36m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：7850×2300×2100；","T202113130417","2026-08-18","90","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2101,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","搅拌仓容积：12m³， \n配套功率：22kW \n配套动力转速：1460r/min \n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4020×2000×2300 \n主搅龙：1个 副搅龙：2个","冀2018T—210","2022-12-31","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2102,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-13","搅拌室容积:13m³","称重系统最大称量：8000kg;\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：22kW×2；\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：13m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2200；\n主搅龙数量：2个","T202113130416","2026-08-18","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2103,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JQL-13","搅拌室容积:13m³","称重系统最大称量：8000kg;\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率：37-50kW；\n搅拌仓容积：13m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3350×2300×2150；\n主搅龙数量：1个","T202113130415","2026-08-18","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2104,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄圣旋机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JQL-24","搅拌室容积:24m³","称重系统最大称量：12000kg;\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率：80-120kW；\n搅拌仓容积：24m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5600×2300×2070；\n主搅龙数量：2个","T202113130418","2026-08-18","80","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2105,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","12立方全混日粮搅拌机，固定立式搅拌仓仓体尺寸3250*2250*2100MM，搅拌仓容积12立方，电机配套动力大于等于38.5KW，主搅龙数量1；","T202100141294","2026-12-30","38.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2106,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","12立方卧式固定全混日粮搅拌机，箱体外形尺寸：3180*2150*2050MM   配套动力:大于等于45.5千瓦，主轴转速：18R/MIN   搅拌仓容：12立方，两个主轴两个副轴。","T202100141295","2026-12-30","45.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2107,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","规格型号：9JQL-12立式牵引式全混日粮搅拌机，箱体容量:12 立方 箱体外形尺寸：3250*2250*2100  配套动力：大于等于73.5KW  主轴转速：23转/分  主轴数量：1个 副轴数量：0  轮胎型号：6.50-16  轮距：1600","T202100141294","2026-12-30","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2108,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称: 9JGL-12全混合日粮制备机 型式: 固定立式 称重系统最大称量:8000kg 配套动力型式:电机 配套动力功率范围:30kW 配套动力转速:1470r/min 搅拌仓容积:12m³ 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:3250×2250×2000（mm） 主搅龙数量:1个","T201913130071","2024-12-08","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2109,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","型号名称：9JGL-24全混合日粮制备机，型式：固定立式， 称重系统最大称量：10000Kg， 配套动力型式：电机， 配套动力功率：74（37kwx2）KW, 配套动力转速：1480转/分， 搅拌仓容积：24m³， 搅拌仓仓体外形尺寸：5560x2440x2050(mm), 主搅龙数量：2个","T202113130071","2026-05-23","74","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2110,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称: 9JGW-12全混合日粮制备机 型式: 固定卧式 称重系统最大称量:8000kg 配套动力型式: 电机 配套动力功率范围 : 30kW 配套动力转速:1470r/min 搅拌仓容积:12m³ 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高):4200×2000×2100(mm)主搅龙数量:1个 副搅龙数量:2个","T201913130070","2024-12-08","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2111,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","天津库恩农业机械有限公司","全混日粮饲料搅拌机","Profile 20.2.DS","搅拌室容积:20m³","型式：牵引，立式 \n搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）：4800x2300x2300mm \n搅拌仓容积：20m³\n配套动力：88~111Kw \n搅龙数量：2个","黑垦鉴2019096","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2112,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","天津库恩农业机械有限公司","全混日粮饲料搅拌机","PROFILE 24.2DL","搅拌室容积:24m³","型式：牵引式\n称重系统最大称量：6600kg\n搅拌仓容积：24m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）: 5640x2740x1980\n配套型动力：拖拉机\n配套动力范围：120-150Kw\n主搅龙数量：2个","T202012120057","2025-08-19","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2113,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","天津库恩农业机械有限公司","全混日粮饲料搅拌机","PROFILE 30.2DL","搅拌室容积:30m³","型式：牵引式\n称重系统最大称量：8430kg\n搅拌仓容积：30m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）: 5830x2810x2360\n配套型动力：拖拉机\n配套动力范围：135-180kw\n主搅龙数量：2个","T202012120056","2025-08-19","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2114,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","新乡市福沃农牧机械装备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","搅拌室容积：12m³","T202100151306","2026-12-30","44","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2115,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-20","搅拌室容积:20m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：20m³；3、配套动力：61.5kw。","T202114140085","2026-12-28","61.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2116,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","形式：固定立式；称重系统最大称量：22500kg；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3675×2550×2230；配套动力形式：电动机；配套动力功率范围：37kw；配套动力转速：1480r/min；主搅龙数量：1个","T202000370538","2025-09-29","37","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2117,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","立式混合机。搅拌仓容积：12m³，形式：拖拉机牵引式，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3675×2250×2240mm，配套功率：≥55kw，搅龙数量：1个，轮胎规格：15.0/55-17，轮距：1700mm","黑垦鉴2017024","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2118,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-22","搅拌室容积:22m³","搅拌仓容积：22m³，形式：立式；拖拉机形式：拖拉机；拖拉机功率范围：95.6～132.4kw；拖拉机转速：540r/min；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5720×2570×2130mm；搅龙数量：2个；轮胎规格：275/70 R22.5；轮距：2000mm","黑垦鉴2019046","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2119,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混日粮制备机","9JQL-24","搅拌室容积:24m³","立式混合机。搅拌仓容积：24m³，形式：拖拉机牵引式，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5900×2250×2245mm，配套功率：≥110kw，搅龙数量：2个，轮胎规格：275/70R22.5，轮距：1660mm","黑垦鉴2017025","2021-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2120,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-30","搅拌室容积:30m³","搅拌仓容积：30m³；形式：立式；拖拉机形式：拖拉机；拖拉机功率范围：132.4～161.8kW；拖拉机转速：540r/min；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：6220×2650×2580mm；搅龙数量：2个；轮胎规格：275/70 R22.5；轮距：2200mm","黑垦鉴2019047","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2121,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠爱多孵化设备有限公司","孵化机","9ADF22528","蛋容量:22528枚","配置参数：容蛋量22528/枚；蛋车形式：蛋车式；箱体外形尺寸：3365×2470×2630（mm);翻蛋角度：鸡：430±20；鸭、鹅：500±20；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：5.8KW","T202134340421","2026-12-26","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2122,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠三缘孵化设备有限公司","孵化机（水禽专用）","9FU-12000","蛋容量:12000枚","型号名称：9FU-12000型孵化机（水禽专用）\n 结构型式：箱体式 \n工作形态外形尺寸（长*宽*高）：2570mm*2660mm*2550mm \n装机容量：4.76KW \n排风机构额定转数：800r/min\n 加热机构型式：电加热管 \n翻蛋机构型式：涡轮蜗杆式 \n容蛋量：12000枚（鸭蛋） \n蛋盘总数：120个","2019TJ012","2023-12-31","4.76","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2123,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠三缘孵化设备有限公司","孵化机","9FU-20000","蛋容量:20000枚","型号名称：9FU-20000型孵化机\n 结构型式：箱体式 \n工作形态外形尺寸（长*宽*高）：3600mm*2735mm*2630mm \n装机容量：6.76KW \n加热机构型式：普通电热管 \n加湿机构型式：加湿片\n翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式 \n容蛋量：20000枚 \n蛋盘总数：200个(鸭蛋）","T202034028","2025-11-30","6.76","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2124,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF17600","蛋容量:17600枚","配置参数：容蛋量17600/枚；蛋车形式：蛋架式；箱体外形尺寸：2735×2513×2610（mm);翻蛋角度：450～650；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：5.3KW","T202134340411","2026-12-26","5.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2125,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF23040","蛋容量:23040枚","配置参数：容蛋量23040/枚；蛋车形式：蛋车式；箱体外形尺寸：3365×2470×2630（mm);翻蛋角度：鸡：430±20；鸭、鹅：500±20；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：5.8KW","T202134340454","2026-12-26","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2126,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y23040","蛋容量:23040枚","1.型号名称：EICTPC-Y23040型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2770mm×2420mm（箱体）；4.装机容量：6.3kW；5.加热机构型式：电加热管；6.容蛋量：23040枚（鸭蛋）；7.蛋盘总数：192个。","2019TJ026","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2127,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","箱体式孵化机","EIF(C)DMS-12096","蛋容量:12096枚","1.型号名称：EIF(C)DMS-12096型箱体式孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；4.装机容量：5.84kW；5.排风机构额定转速：288r/min；6.加热机构型式：电加热管；7.翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式；8.容蛋量：12096枚（鸭蛋）；9.蛋盘总数：192个。","2018TJ184","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2128,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","箱体式孵化机","EIF(C)DMS-19200","蛋容量:19200枚","1.型号名称：EIF(C)DMS-19200型箱体式孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；4.装机容量：5.84kW；5.排风机构额定转速：288r/min；6.加热机构型式：电加热管；7.翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式；8.容蛋量：19200枚（鸡蛋）；9.蛋盘总数：128个。","2018TJ185","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2129,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMS-22528","蛋容量:22528枚","1.型号名称：EIF(C)DMS-22528型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2235mm×2375mm；4.装机容量：5.84kW；5.排风机构额定转速：1440r/min；6.加热机构型式：电加热管；7.翻蛋机构型式：蜗轮蜗杆式；8.容蛋量：22528（鸡蛋）；9.蛋盘总数：256个。","2018TJ523","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2130,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIF(C)TPC-40320","蛋容量:40320枚","1.型号名称：EIF(C)TPC-40320型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2770mm×2740mm；4.装机容量：9.9kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：40320枚（鸡蛋）；8.蛋盘总数：960个。","2018TJ521","2022-12-31","9.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2131,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y34560","蛋容量:34560枚","1.型号名称：EIFTPC-Y34560型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×2820mm×2670mm；4.装机容量：13.5kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：34560枚（鸭蛋）；8.蛋盘总数：1152个。","2019TJ025","2023-12-31","13.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2132,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFXDT-Y43200","蛋容量:43200枚","1.型号名称：EIFXDT-Y43200型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：7440mm×3122mm×2710mm；4.装机容量：9.7kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：43200枚（鸭蛋）；8.蛋盘总数：1440个。","2019TJ023","2023-12-31","9.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2133,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICDMS-19200","蛋容量:19200 枚","1、型号名称：EICDMS-19200；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2475mm×2635mm；\n4、装机容量：5.66kW；\n5、送风机构型式：混流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：加湿片；\n8、容蛋量：19200枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：136个。","T202137370550","2026-12-28","5.66","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2134,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICDMS-22528","蛋容量:22528 枚","1、型号名称：EICDMS-22528；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2475mm×2635mm；\n4、装机容量：5.66kW；\n5、送风机构型式：混流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：加湿片；\n8、容蛋量：22528枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：136个。","T202137370553","2026-12-28","5.66","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2135,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICDMS-Y12096","蛋容量:12096 枚","1、型号名称：EICDMS-Y12096；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2475mm×2700mm；\n4、装机容量：5.66kW；\n5、送风机构型式：混流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：加湿片；\n8、容蛋量：12096 枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：104个。","T202137370546","2026-12-28","5.66","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2136,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y23040","蛋容量:23040枚","1、型号名称：EICTPC-Y23040型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2770mm×2420mm（箱体）；\n4、装机容量：6.3kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：/；\n8、容蛋量：23040枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：192个。","2018TJ020","2022-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2137,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICXDH-15120","蛋容量:15120 枚","1、型号名称：EICXDH-15120；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2000mm×2290mm；\n4、装机容量：5kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：15120 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：96。","T202137370547","2026-12-28","5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2138,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICXDH-Y10800","蛋容量:10800 枚","1、型号名称：EICXDH-Y10800；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2000mm×2290mm；\n4、装机容量：5kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：10800 （鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：78个。","T202137370548","2026-12-28","5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2139,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMHI-19200","蛋容量:19200枚","1、型号名称：EIF(C)DMHI-19200型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、排风机构额定转速：1440 r/min；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：涡轮蜗杆式；\n8、容蛋量：19200枚（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：128个。","2018TJ018","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2140,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIF(C)DMHI-Y12096","蛋容量:12096枚","1、型号名称：EIF(C)DMHI-Y12096型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2460mm×2630mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、排风机构额定转速：1440 r/min；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：涡轮蜗杆式；\n8、容蛋量：12096枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：192个。","2018TJ017","2022-12-31","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2141,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFDMS-19200","蛋容量:19200 枚","1、型号名称：EIFDMS-19200；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2475mm×2635mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、送风机构型式：混流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：加湿片；\n8、容蛋量：19200 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：128个。","T202137370549","2026-12-28","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2142,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFDMS-22528","蛋容量:22528 枚","1、型号名称：EIFDMS-22528；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2475mm×2635mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、送风机构型式：混流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：加湿片；\n8、容蛋量：22528 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：128或256个。","T202137370545","2026-12-28","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2143,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFDMS-Y12096","蛋容量:12096 枚","1、型号名称：EIFDMS-Y12096；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：3360mm×2475mm×2700mm；\n4、装机容量：5.84kW；\n5、送风机构型式：混流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：加湿片；\n8、容蛋量：12096 枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：192个。","T202137370554","2026-12-28","5.84","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2144,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y34560","蛋容量:34560枚","1、规格型号：EIFTPC-Y34560；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×2820mm×2670mm；\n4、装机容量：13.8kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：喷雾式；\n8、翻蛋机构型式：气动式；\n9、容蛋量：34560枚（鸭蛋）；\n10、蛋盘总数：1152个。","T202034134","2025-06-28","13.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2145,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFXDT-Y43200","蛋容量:43200枚","1、规格型号：EIFXDT-Y43200；\n2、结构型式：分批入孵式；\n3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7440mm×3122mm×2710mm；\n4、装机容量：9.7kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：喷雾式；\n8、翻蛋机构型式：气动式；\n9、容蛋量：43200枚（鸭蛋）；\n10、蛋盘总数：1440个。","T202034133","2025-06-28","9.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2146,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","安徽瑞格电子科技有限公司","箱体式孵化机","9FXT-90720","蛋容量:90720枚","容蛋量：90720枚 结构型式：箱体式   加热机构型式：普通电热管","T202134340426","2026-12-26","11.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2147,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠天球电子科技有限公司","孵化机","9ADF90720","蛋容量:90720枚","容蛋量90720/枚；蛋车形式：蛋车式；箱体外形尺寸：8590×3150×2670(mm);翻蛋角度：430±20；温度范围：30.00℃～39.00℃；控温精度：±0.1%；控湿范围：40%RH—80%RH；湿度分辨率：1%RH；总功率：9.7KW","T202134340451","2026-12-26","9.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2148,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EICTPC-60480","蛋容量:60480枚","1.型号名称：EICTPC-60480型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×4090mm×2420mm；4.装机容量：11.4kW；5.加热机构型式：电加热管；6.容蛋量：60480枚（鸡蛋）；7.蛋盘总数：360个。","2018TJ525","2022-12-31","11.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2149,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-120960","蛋容量:120960枚","1.型号名称：EIFTPC-120960型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×5460mm×2740mm（箱体式）；4.装机容量：27.6kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：120960枚（鸡蛋）；8.蛋盘总数：2880个。","2019TJ027","2023-12-31","27.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2150,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-60480","蛋容量:60480枚","1.型号名称：EIFTPC-60480型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×2770mm×2740mm；4.装机容量：13.8kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：60480枚（鸡蛋）；8.蛋盘总数：1440个。","2018TJ524","2022-12-31","13.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2151,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y69120","蛋容量:69120枚","1.型号名称：EIFTPC-Y69120孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×5460mm×2670mm（箱体）；4.装机容量：26.7kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：69120枚（鸭蛋）；8.蛋盘总数：2304个。","2019TJ024","2023-12-31","26.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2152,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","蚌埠依爱电子科技有限责任公司","孵化机","EIFXDT-90720","蛋容量:90720枚","1.型号名称：EIFXDT-90720型孵化机；2.结构型式：箱体式；3.工作形态外形尺寸（长×宽×高）：8440mm×3122mm×2600mm；4.装机容量：9.7kW；5.加热机构型式：电加热管；6.翻蛋机构型式：气动式；7.容蛋量：90720枚（鸡蛋）；8.蛋盘总数：2160个。","2018TJ526","2022-12-31","9.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2153,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-60480","蛋容量:60480 枚","1、型号名称：EICTPC-60480；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×4270mm×2420mm（至箱顶）/2780mm（至塔灯）；\n4、装机容量：11.1kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：60480 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：384。","T202137370552","2026-12-28","11.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2154,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-120960","蛋容量:120960 枚","1、型号名称：EIFTPC-120960；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×5630mm×2670mm（至箱顶）/3000mm（至塔灯）；\n4、装机容量：14.7/22.7kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管+其他/普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：120960 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：2880。","T202137370551","2026-12-28","14.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2155,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-60480","蛋容量:60480 枚","1、型号名称：EIFTPC-60480；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6980mm×2940mm×2670mm（至箱顶）/3000mm（至塔灯）；\n4、装机容量：7.35/11.35KW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管+其他/普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：60480 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：1440。","T202137370551","2026-12-28","7.35","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2156,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-80640","蛋容量:80640枚","1、型号名称：EIFTPC-80640；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×5630mm×2670mm（至箱顶）/3000mm（至塔灯）；\n4、装机容量：14.7/18.7kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管+其他/普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：80640（鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：1920。","T202137370551","2026-12-28","14.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2157,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-Y69120","蛋容量:69120枚","1、型号名称：EIFTPC-Y69120型孵化机；\n2、结构型式：箱体式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：6280mm×5460mm×2670mm（箱体）；\n4、装机容量：26.7kW；\n5、排风机构额定转速：/；\n6、加热机构型式：电加热管；\n7、翻蛋机构型式：气动式；\n8、容蛋量：69120枚（鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：2304个。","2018TJ021","2022-12-31","26.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2158,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","50000枚及以上孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFXDT-90720","蛋容量:90720枚","1、规格型号：EIFXDT-90720；\n2、结构型式：分批入孵式；\n3、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8440mm×3122mm×2600mm；\n4、装机容量：9.7kW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：喷雾式；\n8、翻蛋机构型式：气动式；\n9、容蛋量：90720枚（鸡蛋）；\n10、蛋盘总数：2160个。","T202034135","2025-06-28","9.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2159,"畜禽产品采集储运设备","畜禽产品采集设备","挤奶机","24-40杯组鱼骨式挤奶机","黑龙江省沃诺科技有限公司","挤奶机","9JYD-36","杯组数:36组;型式:鱼骨式:是 ;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ","型号名称 ：9JYD-36挤奶机   型式：鱼骨式  真空泵品牌：Gardner Denver  真空泵规格型号：GACMCSD  \n真空泵台数（不含备用）：1 挤奶杯组数：36 脉动器品牌：Interpuls  脉动器规格型号：LE30  脉动器型式：电子脉动器\n脉动频率：60 脉动比率：60%  计量方式：电子计量  脱杯方式：自动脱杯\n型号名称 ：9JYD-32挤奶机   型式：鱼骨式  真空泵品牌：Gardner Denver  真空泵规格型号：GACMCSD  \n真空泵台数（不含备用）：1 挤奶杯组数：32 脉动器品牌：Interpuls  脉动器规格型号：LE30  脉动器型式：电子脉动器\n脉动频率：60 脉动比率：60%  计量方式：电子计量  脱杯方式：自动脱杯\n型号名称 ：9JYD-24挤奶机   型式：鱼骨式  真空泵品牌：Gardner Denver  真空泵规格型号：GACMCSD  \n真空泵台数（不含备用）：1 挤奶杯组数：24 脉动器品牌：Interpuls  脉动器规格型号：LE30  脉动器型式：电子脉动器\n脉动频率：60 脉动比率：60%  计量方式：电子计量  脱杯方式：自动脱杯","T202123230258","2026-10-07","11","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2160,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","广州广兴三友环保设备有限公司","罐式有机质废弃物处理设备","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;罐式:是 ","11FFG-100型罐式有机质废弃物处理设备，盛料容器容积100m³，配套动力总功率34.64kW，处理周期7-10天，日均处理能力10~12m³/天（物料含水量60%左右），小时耗电量＜19.3(kW·h)/h。配套动力总功率包含有：油压机组（7.5kW电机1台）、下部送风机（15kW电机1台）、上部送风机（2.2kW电机1台）、应急加热器（1.33kW加热管3根，总功率3.99kW）、投料电机（2.2kW电机1台）、除臭喷淋塔（0.75kW水泵电机1台，3kW风机电机1台，总功率3.75kW）","T202100440226","2026-04-01","","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[2161,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","河南万丰机械制造有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;直立罐式:是 ","1 型号名称：11FFG-120 型畜禽粪便发酵处理机\n2 结构型式：罐式\n3 盛料容器容积：120m3\n4 配套动力总功率：50.83kW\n5 处理周期：7～10d","T202041410138","2025-09-26","50.83","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2162,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁市四达矿山设备有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-105","盛料容器容积:105m³;罐式:是 ","型号名称：11FFG-105型畜禽粪便发酵处理机、结构型式：罐式、盛料容器容积：105m³、配套动力总功率：54.12kW、\n处理周期：7～10d","T202041410214","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2163,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","南京茂泽新能源设备有限公司","智能高温畜禽粪便发酵罐","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;罐式:是 ","1、结构型式：罐式；            2、盛料容器容积：100m³；\n3、配套动力总功率：45.4kW；    4、处理周期：7-10 d；\n5、外形尺寸（长x宽x高）：8300mmx6000mmx8700mm；\n6、电源电压：380V；             7、上料斗容积：1m³； \n8、上料电机功率：2.2kw；        9、尾气喷淋电机：1.5kw；  \n10、上部抽风机：2.2kw；         11、底部增氧机功率：25kw \n12、底部加热功率：7kw；         13、液压驱动功率：7.5kw","T202132320037","2026-01-28","45.4","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2164,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","南京茂泽新能源设备有限公司","智能高温畜禽粪便发酵罐","11FFG-140","盛料容器容积:140m³;罐式:是 ","1、结构型式：罐式；           2、盛料容器容积：140m³；\n3、配套动力总功率：62.2kW；   4、处理周期：7-10 d；\n5、外形尺寸（长x宽x高）：8300mmx6820mmx8700mm；\n6、电源电压：380V ；          7、上料斗容积：1m³    \n8、上料电机功率：2.2kw；      9、尾气喷淋电机：1.5kw；  \n10、上部抽风机：3kw；        11、底部增氧机功率：37.5kw； \n12、底部加热功率：7kw        13、液压驱动功率：11kw；","T202132320039","2026-01-28","62.2","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2165,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","青岛殖富园机械有限公司","有机废弃物智能高温好氧发酵设备","11FFG-210","盛料容器容积:210m³;罐式:是 ","型号名称：11FFG-210型有机废弃物智能高温好氧发酵设备；结构型式：罐式；盛料容器容积：210m³；配套动力总功率：107.82kW；处理周期：7～12d；","T202100451894","2026-12-30","107.82","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2166,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","山东贝特尔环保科技有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;罐式:是 ","设备主体：容积120m³，设备内部与物料接触面采用国标SUS304，其他部件为Q235B，保温材料：聚氨酯发泡，保温厚度：50mm。\n液压泵站：总功率：14Kw油箱容积：180L，最大压力：26MPa，主液压油缸：2根，卸料油缸：2根，润滑方式：集中润滑。\n搅拌系统：主轴材质：45#，根羽材质：底部三根除主梁外其余钢板材质：SUS304不锈钢；其余羽根碳钢结构包裹：2mm厚SUS304不锈钢；根羽主梁：δ50mm/40mm，材质：Q235B碳钢。\n通风系统：底部风机单台功率为：15Kw 一备一用，最大风量：1050m³/h，最大压力：28KPa，加热系统为干式加热单根功率为：6Kw 一备一用。\n除臭装置：除臭塔材质为：PP/PVC，循环水泵功率：1.5Kw，除臭风机功率：4Kw，材质为：不锈钢离心风机，管路材质为：PVC，主体直径：1000mm，高度：3000mm。\n物料提升装置：料斗材质整体SUS304，容积：1.5m³，进料口材质整体SUS304。提升电机功率为：3Kw，开盖电机功率为：0.75Kw。\n润滑系统：润滑方式为：集中润滑，功率：1.5KW。\n出料传送带：电机功率：3Kw。\n自动化控制系统：材质为：碳钢喷塑，控制方式：自动/手动切换，电器采用国标品牌。","t202100621947","2026-12-30","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2167,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","山东菏泽三仪生物工程有限公司","有机废弃物智能罐式发酵设备","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;罐式:是 ","发酵罐整体容积120m³，提升料斗容积1.5 m³，整体重量39 t ，罐体高度4.5 m，罐体直径6 m，日处理量≥6 m³/d，处理周期7～14d，功率56.85KW","T201937370199","2024-12-23","56.85","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2168,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","浙江明佳环保科技股份有限公司","罐式发酵处理机","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;罐式:是 ","型号名称：11FFG-100罐式发酵处理机\n结构型式：罐式\n盛料容器容积：100m³\t\n配套动力总功率：41.2KW\t\n处理周期：7d","T201933330164","2025-03-30","41.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2169,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","浙江明佳环保科技股份有限公司","罐式发酵处理机","11FFG-160","盛料容器容积:160m³;罐式:是 ","型号名称：11FFG-160罐式发酵处理机\n结构型式：罐式\n盛料容器容积：160m³\t\n配套动力总功率：71.2KW\n处理周期：7d","T201933330165","2025-03-30","71.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2170,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","金湖金龙祥渔业设备有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","型号YC-1.5，外形尺寸2030*1770*889，配套电机功率1.5KW","T202032320457","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2171,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","金湖小青青机电设备有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","1.型号：YC-1.5； 2.外形尺寸（长×宽×高）：2030mm×1770mm×745mm； 3.整机质量：80kg； 4.浮体材料：塑料； 5.浮体体积：0.17m³； 6.配套动力：1.5kW； 7.水车转速：101r/min； 8.叶轮数：4； 9.叶轮直径：Φ640mm； 10.叶片数：32。","T202032320459","2025-12-30","1.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2172,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","台州市元晟水产养殖机械有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","型号：YC-1.5 外形尺寸（长×宽×高）：2000×1560×850mm 整机质量：73kg 浮体材料：PE 浮体体积：0.17m³ 配套动力：1.5kW配套动力额定转速：1420r/min 叶轮直径：650mm  叶轮转速：100r/min  叶轮数：4 叶片数:32","T202100321603","2026-12-30","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2173,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","浙江富地机械有限公司","高效率水车式增氧机","GSC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:12个;配套电机功率:1.5kW","外形尺寸（长X宽X高）1980X1980X800；整机质量59kg；浮体材料：PE；浮体体积0.15m³；配套动力1.5kW；叶轮转速8r/min；叶轮数12个；叶轮直径660mm；叶片数72个；","T201900050315","2024-12-30","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2174,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","浙江富地机械有限公司","高效率水车式增氧机","GSC-2.2","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:18个;配套电机功率:2.2kW","外形尺寸（长X宽X高）2580X1580X750；整机质量73kg；浮体材料：PE；浮体体积0.2m³；配套动力2.2kW；叶轮转速100r/min；叶轮数18个；叶轮直径660mm；叶片数108个；","T201900050316","2024-12-30","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2175,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","MSC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","型号：MSC-1.5 外形尺寸（长X宽X高）1600*2000*860mm；整机质量65kg；浮体材料：PE；浮体体积0.169m³；配套动力1.5kW；叶轮转速140r/min；叶轮直径550mm；叶片数20个","T202132320375","2026-12-01","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2176,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","SC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","外形尺寸（长X宽X高）1600X2000X860mm；整机质量67kg；浮体材料：PE；浮体体积0.186m³；配套动力1.5kW；叶轮转速100r/min；叶轮数4个；叶轮直径660mm；叶片数32个；","T202000050333","2025-09-29","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2177,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮（水车、涌浪）式增氧机","浙江富地机械有限公司","水车式增氧机","SC-2.2","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:6个;配套电机功率:2.2kW","型号:SC-2.2外形尺寸(长X宽X高)2500*1620*890MM；整机质量65KG；浮体材料:PE；浮体体积0.186m³；配套动力2.2KW；叶轮转速100R/MIN；叶轮直径660MM；叶片数48个","T202132320376","2026-12-01","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2178,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-4","批处理量:4t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：4T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*1886*4540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：5.5kW；排粮电机功率：0.2kW,装机容量：7.5m³；","2019TJ404","2023-12-31","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2179,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-4","批处理量:4t;循环式:是 ","结构形式：循环式；批处理量：4T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*1886*4540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：8.5kW；整机质量：1510kg；加热方式：间接加热；装机容量：10.34m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ340","2022-12-31","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2180,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","郑州新光矿山机械制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-5","批处理量:5t;循环式:是 ","型号名称：5HXG-5型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：1070×2067×6580mm；批处理量：5t；降水速率“小麦、水稻：0.5~1.5；玉米：1~2%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：2661mm；缓苏段高度：2440mm；有效容积：9.2m3；热风温度范围：30~120°。","T202100061198","2026-12-30","3.69","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2181,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-12","批处理量:12t;循环式:是 ","型号：5H-12\n功率：7.5KW\n尺寸：L2106*W2080*H7940mm\n频率：50HZ\n整机重量：2800KG","T202100321535","2026-12-30","7.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2182,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式批式循环；干燥方式间接加热；干燥工艺横流；结构外形尺寸（长*宽*高）2075*1850*9760mm；批处理量15t；降水速率0.5~1.0%/h；干燥段数量1个；缓苏段数量1个；干燥段总高度1520mm；缓苏段总高度7320mm；有效容积27.09平方米；热风温度范围40~100摄氏度；热风机数量1个；热风机送风型式负压；1号热风机型号名称LSHG-6A离心风机；1号热风机电机功率5.5kw；烘干机电机总功率8.32kw；提升设备生产率15t/h。","T202134340486","2026-12-26","8.32","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2183,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15A","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式批式循环；干燥方式间接加热；干燥工艺横流；结构外形尺寸（长*宽*高）2075*1850*9995mm；批处理量15t；降水速率0.5~1.3%/h；干燥段数量1个；缓苏段数量1个；干燥段总高度1520mm；缓苏段总高度7320mm；有效容积27.09平方米；热风温度范围45~115摄氏度；热风机数量1个；热风机送风型式负压；1号热风机型号名称LSHG-6A离心风机；1号热风机电机功率5.5kw；烘干机电机总功率9.37kw；提升设备生产率15t/h。","T202134340396","2026-12-26","9.37","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2184,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-10","批处理量:10t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：10T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*1886*7340mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：5.5kW；排粮电机功率：0.2kW,装机容量：19.47m³；","2019TJ405","2023-12-31","8.9","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2185,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-12","批处理量:12t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：12T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*1886*8340mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：5.5kW；排粮电机功率：0.2kW,装机容量：23.07m³；","2019TJ406","2023-12-31","8.9","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2186,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-15","批处理量:15t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：15T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*2586*8750mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：7.5kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：32.88m³；","2019TJ407","2023-12-31","11.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2187,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5","批处理量:12.5t;循环式:是 ","结构型式:循环式 干燥方式:间接加热  干燥工艺：混流  烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):2420*2500*7022 批处理量:12.5t \n降水速率：0.4-1.0%/h 干燥段高度:1890mm 缓苏段高度:3780mm 有效容积: 26 m3\n 热风温度范围:40-90℃ 提升机生产率:15t/h 提升机电机功率:3.0kW 烘干机电机总功率:10.4kw","T202134340516","2026-12-26","10.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2188,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15F","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式:循环式 干燥方式:间接加热   烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):3380*2280*9230 批处理量:15t \n降水速率：0.4-0.8%/h 干燥段高度:2520mm 缓苏段高度:3780mm 有效容积: 27.8 m3\n 热风温度范围:50-70℃ 提升机电机功率:3.0kW 烘干机电机总功率:9.25kw","T202034704","2025-12-28","9.25","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2189,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：固定式；整机质量3075kg；处理方式：批式循环 ；加热方式：间接加热；批处理量：15T， 外形尺寸：长4250mm * 宽2490mm *高9400mm ，电机总功率：9.95kw 。","T202134340436","2026-12-26","9.95","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2190,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15T;循环式;尺寸:2060MM*2060MM*9900MM;加热方式:间接加热；热风机型号：LSHG-6A;电机功率：5.5KW;","T202134340433","2026-12-26","9.95","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2191,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-10","批处理量:10t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-10型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086×1886×7150mm；批处理量：10t；降水速率：0.4~0.8%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：19.34m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：8.1kW；提升设备生产率：15t/h。","T202134340439","2026-12-26","8.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2192,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-12","批处理量:12t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-12型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086×1886×8150mm；批处理量：12t；降水速率：0.4~0.8%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：22.94m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：8.1kW；提升设备生产率：15t/h。","T202134340442","2026-12-26","8.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2193,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15.0","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15t；循环式； 外形尺寸：2460×2060×8670； 整机质量：3390kg；最大功率：12.35KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","T202134340470","2026-12-26","12.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2194,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HH-16","批处理量:16t;循环式:是 ","处理型式：批式循环；批次处理量：16t；电机总功率：8.14KW；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（mm）：2200*2070*10625；干燥速率（%/h）:0.3-0.6；有效容积（m³）：29.5；缓苏段高度（mm）：4280；干燥段高度（mm）：2675；热风温度范围（℃）：45-75；提升设备生产率（t/h）:20；烘干机电机总功率（kW）:8.14","T202242420018","2027-03-23","8.14","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2195,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","天门仙粮机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HXG-15","批处理量:15t;循环式:是 ","型号名称\n/\n5HXG-15批次循环式谷物干燥机\n结构型式（连续式/批式循环/批式静态）\n/\n批式循环\n干燥方式（直接加热/间接加热）\n/\n间接加热\n干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）\n/\n横流\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2120×2370×8450\n处理量\nt/d\n/\n降水幅度\n/\n/\n批处理量*\nt\n≥15\n降水速率*\n%/h\n0.4-0.8\n干燥段数量\n个\n1\n缓苏段数量\n个\n1\n干燥段总高度\nmm\n1070\n缓苏段总高度\nmm\n6300\n冷却段高度\nmm\n/\n有效容积*\nm3\n27.06\n热风温度范围*\n℃\n30-100\n热风机数量\n个\n1\n热风机送风形式（正压/负压）\n/\n负压\n1号热风机型号名称\n/\nHGF630\n1号热风机电机功率\nkW\n5.5\n2号热风机型号名称\n/\n/\n2号热风机电机功率\nkW\n/\n3号热风机型号名称\n/\n/\n3号热风机电机功率\nkW\n/\n冷却风机数量\n个\n/\n冷却风机型号名称\n/\n/\n冷却风机电机功率\nkW\n/\n烘干机电机总功率*\nkW\n9.5\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*\n/\n生物质\n提供热源的设备型号名称 *\n/\n5L-15\n热源热功率（输出热量）*\nkJ/h(kcal/h)\n≥629950\n提升设备生产率\nt/h\n≥18","T202142420415","2026-12-26","9.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2196,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","谷物干燥机","5HSG-1600","批处理量:16.3t;循环式:是 ","批处理量:16.3t;形式:循环式 ;","苏农机（2018）第（0101）号","2022-12-31","8.0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2197,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","空气源热泵循环式粮食烘干机","5HXR-16","批处理量:16t;循环式:是 ","结构形式：批式循环/干燥方式：间接加热/干燥工艺：横流/发电机功率8.7","T202232320022","2027-01-25","8.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2198,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-10C","批处理量:10t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量（t）：10；","T202134340417","2026-12-26","9.74","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2199,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5C","批处理量:12.5t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量（t）：12.5；","T202134340416","2026-12-26","9.74","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2200,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-15C","批处理量:15t;循环式:是 ","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：15t；","T202134340415","2026-12-26","9.74","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2201,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXH-12A","批处理量:12t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量（t）：12；","T202134340419","2026-12-26","10.14","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2202,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXH-15A","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：15t；","T202134340418","2026-12-26","10.14","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2203,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式批式循环；干燥方式间接加热；干燥工艺横流；结构外形尺寸（长*宽*高）2480*2270*9640mm；批处理量20t；降水速率0.5~1.4%/h；干燥段数量1个；缓苏段数量1个；干燥段总高度1660mm；缓苏段总高度6710mm；有效容积36.96平方米；热风温度范围：小于等于120摄氏度自动控温；热风机数量1个；热风机送风型式负压；1号热风机型号名称LSHG-6.5A离心风机；1号热风机电机功率7.5kw；烘干机电机总功率13.07kw；提升设备生产率21.11t/h。","T202134340395","2026-12-26","13.07","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2204,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-25","批处理量:25t;循环式:是 ","机构型式批式循环；干燥方式间接加热；干燥工艺横流；结构外形尺寸（长*宽*高）2480*2270*11170mm；批处理量25t；降水速率0.5~1.4%/h；干燥段数量1个；缓苏段数量1个；干燥段总高度1660mm；缓苏段总高度8235mm；有效容积45.16平方米；热风温度范围小于等于120摄氏度自动控温；热风机数量1个；热风机送风型式负压；1号热风机型号名称LSHG-6.5A离心风机；1号热风机电机功率7.5kw；烘干机电机总功率14.57kw；提升设备生产率25t/h。","T202134340394","2026-12-26","14.57","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2205,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20","批处理量:20t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：20T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*2586*10250mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：7.5kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：40.38m³；","2019TJ408","2023-12-31","11.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2206,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20H","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-20H 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2065×2566×11206mm；批处理量：20t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：39.72m³；热风温度范围：60~120℃；烘干机电机总功率：11.1kW；提升设备生产率：≥20t/h。","T202100341665","2026-12-30","11.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2207,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJY-23","批处理量:23t;循环式:是 ","结构型式:循环式 干燥方式:间接加热  干燥工艺：混流  烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):2420*2500*10172 批处理量:23t 干燥速率:0.4-1.2%/h干燥段高度:1890mm 缓苏段高度:6930mm 有效容积:44.1m3 热风温度范围:40-90℃ 排粮电机功率:0.4kW 提升机生产率:30t/h 提升机电机功率:3.0kW 烘干机电机总功率:12.4kw","T202134340515","2026-12-26","12.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2208,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称：5HXG-20型批式循环谷物干燥机  结构形式：循环式  干燥方式：简介加热   烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：\n3380×2480×10560  批处理量：20T  干燥速率:0.4-1.0 %/h 干燥段高度:3780mm  缓苏段高度:3780mm  有效容积:33.66m3\n热风温度范围:50-80℃  排粮电机功率:0.8KW  提升机生产率:20-22t/h  提升机电机功率:3KW  热风机数量:2  \n烘干机电机总功率:13.25KW","T202034705","2025-12-28","13.25","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2209,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式:循环式；批次处理量:20T；机体外形尺寸:长2260MM*宽*3000MM*高9028MM；热风机电机功率:5.5KW*2；排粮电机功率：0.4KW；提升机电机功率:2.2KW.烘干机电机总功率：15.47kw。","2018TJ508","2022-12-31","15.47","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2210,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-20B","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：循环式；批次处理量：20T；干燥方式:间接加热；机体外形尺寸：长2300mm*宽2554mm*高9682mm；热风电机功率：5.5kw；排粮电机功率：0.2kw；提升机电机功率：2.2kw.烘干机电机总功率：9.986kw。","T202134340428","2026-12-26","9.986","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2211,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5HM-20","批处理量:20t;循环式:是 ","批次处理量：20t;循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：2610*2200*11865mm；干燥段数量1个；干燥段高度：2000mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度6710mm。电机总功率：15.85kW","T202100341676","2026-12-30","15.85","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2212,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","东风井关农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构形式：批式循环；批处理量：20T；干燥机机体外形尺寸（mm）：2460×2063×9764；干燥方式：间接加热；装机容量：38.6m³；","T202142420403","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2213,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20L","批处理量:20t;循环式:是 ","1.型号名称：5HXG-20L型批式循环谷物干燥机；2.结构型式:循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸 (长X宽X高):2400×2060×12270mm；5.批处理量:20T；6.干燥速率：0.5~1.0%/h；7.干燥段高度：1790mm；8.缓苏段高度：7700mm；9.有效容积：36.74m3;10.热风温度范围：50~85℃；11.排粮电机功率：0.4kw；12.提升机生产率：20t/h；13.提升机电机功率：2.2kw；14.热风机数量：2；15.热风机型号名称：SHGF-670烘干通风机；16.热风机转速：1450r/min；17.热风机风压：480～730Pa；18.热风机流量：5020～11150m3/h；19.热风机电机功率：3.0×2kw；20.烘干机电机总功率:8.6KW；备注：烘干机机体外形尺寸指烘干机机体本体尺寸，不包含风道、废气室、风机、电机、流管、油（汽）炉、热风炉、电控箱、水分仪、提升机、爬梯等在内的尺寸。","T202100341660","2026-12-30","8.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2214,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-22","批处理量:22t;循环式:是 ","批处理量22T;循环式;尺寸:2600MM*2680MM*9246MM;加热方式:间接加热；热风机型号：LSHG-11;电机功率：11KW;","T202134340432","2026-12-26","18.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2215,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20D","批处理量:20t;循环式:是 ","20D 结构形式：循环式；批处理量：20T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*2586*10250mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：11.1kW；整机质量：4350kg；加热方式：间接加热；装机容量：40.38m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ341","2022-12-31","11.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2216,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20H","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-20H 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2065×2566×11206mm；批处理量：20t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：39.72m³；热风温度范围：60~120℃；烘干机电机总功率：11.1kW；提升设备生产率：≥20t/h。","T202100341664","2026-12-30","11.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2217,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-22A","批处理量:22t;循环式:是 ","批处理量22t；循环式； 外形尺寸：2560×2460×10610； 整机质量：4200kg；最大功率：13.35KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h","T202100321642","2026-12-30","13.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2218,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","河南若华生物科技有限公司","循环式粮食干燥机","HDX-22","批处理量:22t;循环式:是 ","结构型式 / 循环式 干燥方式 / 间接加热 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 2300×3200×9560（不含顶上围栏） 批处理量 t ：22 干燥段高度 mm ：2440 缓苏段高度 mm： 4880 有效容积 m3： 41.3","T202000420592","2025-09-29","9.27","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2219,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-20B","批处理量:20t;循环式:是 ","序号 \t项目\t   单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t5H-20B\n2\t结构型式\t/\t批式循环\n3\t干燥方式\t/\t间接加热\n4\t干燥工艺\t/\t横流\n5\t烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t2640×2240×11870\n6\t批处理量\tt\t20\n7\t降水速率\t%/h\t0.4-1.2\n8\t干燥段数量\t个\t1\n9\t缓苏段数量\t个\t1\n10\t干燥段总高度\tmm\t2000\n11\t缓苏段总高度\tmm\t6710\n12\t有效容积\tm³\t36.64\n13\t热风温度范围\t℃\t35-70\n14\t热风机数量\t个\t2\n15\t热风机送风型式\t/\t负压\n16\t1 号热风机型号名称\t/\t4-72 型离心风机\n17\t1 号热风机电机功率\tkW\t5.5\n18\t2 号热风机型号名称\t/\t4-72 型离心风机\n19\t2 号热风机电机功率\tkW\t5.5\n20\t烘干机电机总功率\tkW\t16.2\n21\t热源型式\t/\t耗电\n22\t提供热源的设备\n型号名称\t/\tARBRF-200II 型热泵\n23\t热源热功率\n(输出热量)\tkJ/h（kcal/h）\t172000\n24\t提升机设备生产率\tt/h\t22","T202132320552","2026-12-29","16.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2220,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HPC-20","批处理量:20t;循环式:是 ","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸:4470mm*3270mm*11900mm；批处理量:20(水稻)t；结构型式:循环式；干燥速率:0.2~1.0%/h；干燥段数量/每段高度:1个/1250mm；装机容量:35.7m^3；缓苏段高度:8175mm；热风温度范围:50~110℃；热风机数量:1个；热风机风机型号:4-72-6.5A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:1300~1000Pa；热风机流量:11000~14000m^3/h；热风机风机电机功率:7.5kW；热风炉型号名称:5L-45；热风炉热功率:1.88*10^6kJ/h；排粮电机功率:0.75kW；提升机生产率:20t/h；提升机电机功率:4.0kW；整机质量(kg):5200；配套动力(kw):13.47","部20180238","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2221,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","低温循环式干燥机","5HXY-21A","批处理量:21t;循环式:是 ","结构型式:循环式；批处理量(T):21T","T202100231457","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2222,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","谷物干燥机","5HSG-2000","批处理量:20.3t;循环式:是 ","批处理量:20.3t;型式:循环式 ;","苏农机（2018）第（0102）号","2022-12-31","8.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2223,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","空气源热泵循环式粮食烘干机","5HXR-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：批式循环\n干燥方式：间接加热\n干燥工艺：横流\n电机功率：8.7","T202232320022","2027-01-25","8.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2224,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","星光农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构形式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸外形尺寸(长×宽×高):2275MM×2275MM×11135MM；批处理量：20T；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：1250mm；缓苏段总高度：7320mm；有效容积：36.3m³；热风温度范围：40~120℃；热风机数量：1个；烘干机电机总功率：13.1KW","T202134340430","2026-12-26","13.1","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2225,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-22","批处理量:22t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：22t；","T202134340414","2026-12-26","10.24","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2226,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HHCY-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","型号：5HHCY-30A；\n结构型式:批式循环；\n整机重量：7650(KG)；\n外形尺寸:3500*3000*11030(MM)；\n功率:15.85(KW)；\n安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置","T202100341688","2026-12-30","15.85","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2227,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HHCY-32A","批处理量:32t;循环式:是 ","型号：5HHCY-32A；\n结构型式:批式循环；\n整机质量:7900(KG)；\n外形尺寸:3500*3000*11560(MM)；\n电机总功率:15.85(KW)；\n安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置","T202100341688","2026-12-30","15.85","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2228,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HHCY-35A","批处理量:35t;循环式:是 ","型号：5HHCY-35A；\n结构型式:批式循环；\n整机质量:8150(KG)；\n外形尺寸:3500*3000*12090(MM)；\n功率:15.85(KW)；\n安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置","T202100341688","2026-12-30","15.85","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2229,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式批式循环；干燥方式间接加热；干燥工艺横流；结构外形尺寸（长*宽*高）2900*2360*11130mm；批处理量30t；降水速率0.4~1.6%/h；干燥段数量1个；缓苏段数量1个；干燥段总高度1530mm；缓苏段总高度7930mm；有效容积54.29平方米；热风温度范围45-115摄氏度；热风机数量2个；热风机送风型式负压；1号热风机型号名称LSHG-6A离心风机；1号热风机电机功率5.5kw；2号热风机型号名称LSHG-6A离心风机；2号热风机电机功率5.5kw；烘干机电机总功率18.07kw；提升设备生产率30t/h。","T202134340393","2026-12-26","18.07","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2230,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30","批处理量:30t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：30T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2386*3426*9430mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：7.5x2kW；排粮电机功率：2x0.2kW,装机容量：56.67m³；","2019TJ409","2023-12-31","21.95","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2231,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30D","批处理量:30t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：30T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2365*2866*11830mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：11kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：59.11m³；","2019TJ410","2023-12-31","15.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2232,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30H","批处理量:30t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：30T；干燥速率：0.4~2.0%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2365*2866*12060mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：11kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：55.03m³；","2019TJ411","2023-12-31","15.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2233,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-35","批处理量:35t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：35T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064*3128*9664mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：11kW；排粮电机功率：0.75kW,装机容量：68.23m³；","2019TJ412","2023-12-31","17.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2234,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-50","批处理量:50t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：50T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064*3128*12734mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：22kW；排粮电机功率：0.75kW,装机容量：92.24m³；","2019TJ413","2023-12-31","28.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2235,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-50W","批处理量:50t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-50W 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3300×3190×16078mm；批处理量：50t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：92.54m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：31.2kW；提升设备生产率：≥50t/h。","T202100341667","2026-12-30","31.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2236,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-60","批处理量:60t;循环式:是 ","干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量：60T；干燥速率：0.4~0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064*3128*14774mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：22kW；排粮电机功率：0.75kW,装机容量：110.79m³；","2019TJ414","2023-12-31","28.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2237,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽麦稻之星机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-60W","批处理量:60t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-60W 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3300×3190×18478mm；批处理量：60t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：112.24m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：41.2kW；提升设备生产率：≥60t/h。","T202100341666","2026-12-30","41.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2238,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构形式：循环式  干燥方式：间接加热   烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：\n3370×4677×10260  批处理量：30T  干燥速率:0.4-1.0 %/h 干燥段高度:3150mm  缓苏段高度:3150mm  有效容积:54m3\n热风温度范围:50-70℃   提升机电机功率:3KW  热风机数量:2  \n烘干机电机总功率:23.75KW","T202034703","2025-12-28","23.75","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2239,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-30B","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；批次处理量：30T；干燥方式:间接加热；机体外形尺寸：长2900mm*宽2260mm*高11565mm；烘干机电机总功率：17.3kw.","T202000340212","2025-07-05","17.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2240,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-30C","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；批次处理量：30T；干燥方式:间接加热；机体外形尺寸：长2950mm*宽2800mm*高11762mm；烘干机电机总功率：14.5kw.","T202000340490","2025-09-29","14.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2241,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式:循环式；干燥方式:间接加热；批处理量:35T；机体外形尺寸:长3500mm*宽2500mm*高10960mm,电机总功率:19.4kw.","2019TJ621","2024-12-23","19.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2242,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","东风井关农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构形式：批式循环；批处理量：35T；干燥机机体外形尺寸（mm）：3504×2504×10980；干燥方式：间接加热；装机容量：63m³；","T202142420404","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2243,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈飞悦机械有限公司","粮食烘干机","5HHX-60","批处理量:60t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：4070×2990×14000；批处理量：60t；降水速率：0.5～1.0%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：13个；干燥段总高度：3600mm；缓苏段总高度：7800mm；有效容积：109.54m³；热风温度范围:45℃～70℃；热风机数量：4个；热风机送风型式：负压；1号热风机电机功率：4KW；2号热风机电机功率：4KW；3号热风机电机功率：11KW；4号热风机电机功率：11KW；烘干机电机总功率：40.5KW；热源型式：生物质热风炉；热源热功率KJ/h：4.2×10⁶；提升设备生产率：50t/h","T202100520848","2026-08-31","40.5","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[2244,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","低温循环烘干机","5HDX-120","批处理量:120t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高）mm：5480×3000×19400；批处理量t：120；降水速率%/h：0.6~1.0；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度mm：3600；缓苏段总高度mm：12600；有效容积m³：228；热风温度范围℃：50~70；热风机数量：3个；热风机送风型式：负压；烘干机电机总功率kw：73.55；热源型式：谷糠；热源热功率（输出数量）KJ/h（kca1/h）：5.44×10⁶（1.29×10⁶）；提升机设备生产率t/h：110；","T202100211371","2026-12-30","73.55","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[2245,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","低温循环烘干机","5HDX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构形式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2770×2990×11600；批处理量t：32；降水速率：0.5%/h~1.0%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：11个；干燥段总高度mm：1800；缓苏段总高度mm：6600；有效容积m³：58.1；热风温度范围℃：45~65；热风机数量：3个；热风机送风型式：负压；烘干机电机总功率kw：15.95；热源型式：生物质颗粒；热源热功率KJ/h：1.008×10⁷；提升设备生产率t/h：35；","T202100441891","2026-12-30","15.95","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[2246,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-35L","批处理量:35t;循环式:是 ","1.型号名称：5HXG-35L型批式循环谷物干燥机；2.结构型式:循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸 (长X宽X高):3150×2980×11613mm；5.批处理量:35T；6.干燥速率：0.5~1.0%/h；7.干燥段高度：1500mm；8.缓苏段高度：6600mm；9.有效容积：63.33m3;10.热风温度范围：50~85℃；11.排粮电机功率：0.4x2kw；12.提升机生产率：40t/h；13.提升机电机功率：4.0kw；14.热风机数量：2；15.热风机型号名称：LSHG-6烘干通风机；16.热风机转速：1450r/min；17.热风机风压：1100Pa；18.热风机流量：12000～14000m3/h；19.热风机电机功率：5.5×2kw；20.烘干机电机总功率:15.8KW；备注：烘干机机体外形尺寸指烘干机机体本体尺寸，不包含风道、废气室、风机、电机、流管、油（汽）炉、热风炉、电控箱、水分仪、提升机、爬梯等在内的尺寸。","T202100341661","2026-12-30","15.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2247,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥金扬光机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJYG-32","批处理量:32t;循环式:是 ","批处理量32T;循环式;尺寸:3080MM*3080MM*10540MM;加热方式:间接加热；热风机型号：LSHG-8C;电机功率：15KW;","T202134340431","2026-12-26","22.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2248,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30","批处理量:30t;循环式:是 ","30 结构形式：循环式；批处理量：30T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2386*3426*9530mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：20.15kW；整机质量：6350kg；加热方式：间接加热；装机容量：56.67m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ342","2022-12-31","20.15","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2249,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30D","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-30D型批式循环谷物干燥机；结构形式：循环式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2365×2566×11941mm；批处理量：30t；降水速率：0.4~0.8%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：53.81m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：15.3kW；提升设备生产率：30-33t/h。","T202034708","2025-12-28","15.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2250,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30H","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-30H型 批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2365×2866×12060mm；批处理量：30t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：55.03m³；热风温度范围：60~120℃；烘干机电机总功率：15.3kW；提升设备生产率：≥30t/h。","T202100341662","2026-12-30","15.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2251,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构形式：循环式；批处理量：35T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064*3128*9540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：21.8kW；整机质量：9350kg；加热方式：间接加热；装机容量：63.87m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ343","2022-12-31","21.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2252,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-50","批处理量:50t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-50 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064×3128×16054mm；批处理量：50t；降水速率：0.4~1.0%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：92.24m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：28.8kW；提升设备生产率：38-50t/h。","T202134340437","2026-12-26","28.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2253,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-50W","批处理量:50t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-50W 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3300×3190×16078mm；批处理量：50t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：92.54m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：31.2kW；提升设备生产率：≥50t/h。","T202100341668","2026-12-30","31.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2254,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-60","批处理量:60t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-60 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064×3128×18062mm；批处理量：60t；降水速率：0.4~0.8%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：110.79m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：28.8kW；提升设备生产率：60-65t/h。","T202034706","2025-12-28","28.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2255,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-60W","批处理量:60t;循环式:是 ","型号名称：5HGM-60W 型批式循环谷物干燥机；结构形式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3300×3190×18478mm；批处理量：60t；降水速率：≥0.4%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；有效容积：112.24m³；热风温度范围：60~80℃；烘干机电机总功率：41.2kW；提升设备生产率：≥60t/h。","T202100341663","2026-12-30","41.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2256,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-34.0","批处理量:34t;循环式:是 ","批处理量34t；循环式； 外形尺寸：3240×2860×12820； 整机质量：5750kg；最大功率：20.3KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","T202100341672","2026-12-30","20.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2257,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南金正粮油机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","1、\t型号名称：5HX-32型批式循环谷物烘干机，\n2、\t结构型式：批式循环，\n3、\t干燥方式：直接加热，\n4、\t干燥工艺：逆流，\n5、\t烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2850mm×3060mm×11500mm,\n6、\t处理量：/，\n7、\t降水幅度：/，\n8、\t批处理量：32t，\n9、\t降水速度：≥0.5%/h，\n10、\t干燥段数量：3个，\n11、\t缓苏段数量：9个，\n12、\t干燥段总高度：2700mm，\n13、\t缓苏段总高度：4680mm，\n14、\t冷却段高度：/，\n15、\t有效容积：57.3m³，\n16、\t热风温度范围：60~160°C，\n17、\t热风机数量：2个，\n18、\t热风机送风型式：负压，\n19、\t1号热风机型号名称：XTT-8A型离心式通风机，\n20、\t1号热风机电机功率：7.5KW，\n21、\t2号热风机型号名称：XTT-8A型离心式通风机，\n22、\t2号热风机电机功率：7.5KW，\n23、\t3号热风机型号名称：/,\n24、\t3号热风机电机功率：/,\n25、\t冷却风机数量：/，\n26、\t冷却风机型号名称：/，\n27、\t冷却风机电机功率：/，\n28、\t烘干机电机总功率：21.6kW，\n29、\t热源形式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃油/燃气，\n30、\t提供热源的设备型号名称：RS44型燃烧器，\n31、\t热源热功率（输出热量）：1840960kcal/h,\n32、\t提升设备生产率：40t/h.","T202242420028","2027-03-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2258,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南若华生物科技有限公司","循环式粮食干燥机","HDX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式 / 循环式 干燥方式 / 间接加热 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 3020×3200×10680（不含顶上围栏） 批处理量 t ：32 干燥段高度 mm ：3050 缓苏段高度 mm ：4880 有效容积 m3 ：58.6","T202000420591","2025-09-29","12.27","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2259,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南若华生物科技有限公司","循环式粮食干燥机","HDX-50","批处理量:50t;循环式:是 ","结构型式 / 循环式 干燥方式 / 间接加热 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 3740×3200×13620（不含顶上围栏） 批处理量 t： 50 干燥段高度 mm ：3660 缓苏段高度 mm ：6710 有效容积 m3 ：94.2","T202000420593","2025-09-29","20.12","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2260,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南拓鼎现代农业机械有限公司","循环式谷物烘干机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺\t：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2280×3790×10340；\n批处理量t：32；\n烘干机电机总功率*\tkW：20.5；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：生物质颗粒/燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称：RS50型燃烧器；\n提升设备生产率t/h：35；\n有效容积m3：60；\n干燥段数量个：3；\n缓苏段数量个：9；\n干燥段总高度mm：2700；\n缓苏段总高度mm：486；","T202100421864","2026-12-30","20.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2261,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30B","批处理量:30t;循环式:是 ","序号 \t项目\t    单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t5H-30B型谷物干燥机\n2\t结构型式（连续式/批式循环/批式静态）\t/\t批式循环\n3\t干燥方式（直接加热/间接加热）\t/\t间接加热\n4\t干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）\t/\t横流\n5\t烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t3490×2700×11725\n6\t批处理量\tt\t30\n7\t降水速率\t%/h\t0.4-1.2\n8\t干燥段数量\t个\t1\n9\t缓苏段数量\t个\t1\n10\t干燥段总高度\tmm\t2000\n11\t缓苏段总高度\tmm\t6120\n12\t有效容积\tm³\t53.77\n13\t热风温度范围\t℃\t35-70\n14\t热风机数量\t个\t2\n15\t热风机送风型式（正压/负压）\t/\t负压\n16\t1 号热风机型号名称\t/\t4-72 型离心风机\n17\t1 号热风机电机功率\tkW\t5.5\n18\t2 号热风机型号名称\t/\t4-72 型离心风机\n19\t2 号热风机电机功率\tkW\t5.5\n20\t3 号热风机型号名称\t/\t\n21\t3 号热风机电机功率\tkW\t\n22\t烘干机电机总功率\tkW\t16.2\n23\t热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）\t/\t耗电\n24\t提供热源的设备型号名称\t/\tARBRF-350II 型热泵\n25\t热源热功率(输出热量)\tkJ/h（kcal/h）\t301000\n26\t提升机设备生产率\tt/h\t35","T202132320553","2026-12-29","16.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2262,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","谷物干燥机","5H-30D","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量:30t；结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热/直接加热(选装）；干燥工艺: 横流; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) （mm）: 2300×3100×11697; 干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段高度（mm）：1500; 缓苏段高度（mm）：8000；有效容积（m³）：55；热风机型号名称：CFR-L7.5S-4型斜流风机；热风机电机功率（kW）：5.5×2;烘干机电机总功率（kW）：17.61；热风炉型号名称: 5LS-40A型生物质颗粒炉; 热风炉燃料种类: 生物质颗粒; 热风炉引烟风机型号名称: DF4-72型离心风机; 燃烧器喷火头数量(个)：2（选装1）/1（选装2）。","T202232320027","2027-01-25","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2263,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","临沂金铭机械有限公司","批次循环式粮食干燥机","5HP-33","批处理量:33t;循环式:是 ","干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）:3804mm*3680mm*12182mm；批处理量:33t；干燥速率:0.7~1.5%/h；干燥段高度:2500+2000mm；缓苏段高度:1500+2500mm；有效容量:73.8m^3；热风温度范围:50~150℃；排粮电机功率:1.5kW；提升机生产率:35~40t/h；提升机电机功率:5.5kW；热风机数量：1；热风机型号名称：：4-73No10C右90Y4型离心风机；热风机转速：1350r/min；热风机风压：3000Pa；热风机流量：50000立方米/h；\n热风机电机功率：45kW；烘干机电机总功率：53Kw","T202034480","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2264,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","青县宇瑞电子机箱制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环，干燥方式：直接加热，干燥工艺：混流，外形尺寸：3200*2300*11300，批处理量：30t，降水速率;0.8~1.5，电机总功率：23.5KW，热源型式：燃气，热源设备名称：RQL50型燃气炉，热源热功率：2100000（500000）KJ/h","T202100520846","2026-08-31","23.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2265,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","青县宇瑞电子机箱制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式：批式循环，干燥方式：直接加热，干燥工艺：混流，外形尺寸：4000*2450*10500，批处理量：35t，降水速率：0.8~1.5，热风温度范围：60~120，烘干机电机总功率：30.5KW，热源型式：燃气，热源设备名称;RQL70型燃气炉，热源热功率：2930000（700000）KJ/h","T202100520845","2026-08-31","30.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2266,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东常林派克农业机械有限公司","谷物干燥机","5HX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HX-30型谷物干燥机；结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：逆流；烘干机机体外形尺寸（长x宽x高）：3200x2300x11180；批处理量：30t；降水速率：≥0.8；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：3780mm；缓苏段高度：5040mm；有效容积：54㎡；热风温度范围：40~120℃；热风机数量：2个；热风机送风型式（正压/负压）：负压；1号热风机型号名称：LJZ1400-6.5A型离心3风机；1号热风机电机功率：7.5KW：2号热风机型号名称：LJZ1400-6.5A型离心3风机；2号热风机电机功率：7.5KW：烘干机电机总功率：23.5KW；热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：生物质颗粒/燃油/燃气/热泵；提供热源的设备型号名称：5LS-60型燃烧器；热源热功率（输出热量）：60X10⁴kcal/h；提升设备生产率：40t/h。","T202142420289","2026-11-23","23.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2267,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","天门仙粮机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HXG-30","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称\n/\n5HXG-30批次循环式谷物干燥机\n结构型式（连续式/批式循环/批式静态）\n/\n批式循环\n干燥方式（直接加热/间接加热）\n/\n间接加热\n干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）\n/\n横流\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3050×3050×10930\n处理量\nt/d\n/\n降水幅度\n/\n/\n批处理量*\nt\n≥30\n降水速率*\n%/h\n0.5-1.0\n干燥段数量\n个\n1\n缓苏段数量\n个\n1\n干燥段总高度\nmm\n1800\n缓苏段总高度\nmm\n7200\n冷却段高度\nmm\n/\n有效容积*\nm3\n54.2\n热风温度范围*\n℃\n30-80\n热风机数量\n个\n2\n热风机送风形式（正压/负压）\n/\n负压\n1号热风机型号名称\n/\nCRF-L7.5\n1号热风机电机功率\nkW\n5.5\n2号热风机型号名称\n/\nCRF-L7.5\n2号热风机电机功率\nkW\n5.5\n3号热风机型号名称\n/\n/\n3号热风机电机功率\nkW\n/\n冷却风机数量\n个\n/\n冷却风机型号名称\n/\n/\n冷却风机电机功率\nkW\n/\n烘干机电机总功率*\nkW\n15.1\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*\n/\n生物质\n提供热源的设备型号名称 *\n/\n5L-30\n热源热功率（输出热量）*\nkJ/h(kcal/h)\n≥1259900\n提升设备生产率\nt/h\n≥35","T202142420416","2026-12-26","15.1","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2268,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXY-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式:循环式；批处理量(T):30T","T202206060027","2027-01-26","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2269,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","谷物干燥机","5HSG-3000","批处理量:30.4t;循环式:是 ","批处理量:30.4t;型式:循环式 ;","苏农机（2018）第（0103）号","2022-12-31","16.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2270,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡神谷金穗科技有限公司","空气源热泵循环式粮食烘干机","5HXR-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环\n干燥方式：间接加热\n干燥工艺：横流\n电机功率：16.8","T202232320023","2027-01-25","16.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2271,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","星光农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构形式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸外形尺寸(长×宽×高):3030MM×2275MM×11135MM；批处理量：30T；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：1220mm；缓苏段总高度：7930mm；有效容积：54.12m³；热风温度范围：40~120℃；热风机数量：2个；烘干机电机总功率：19.15KW","T202134340429","2026-12-26","19.15","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2272,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州富裕达机械设备有限公司","批式循环谷物干燥机","5GP-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流；批次处理量：30吨；热风温度范围：45-95度；热风机数量 ：2个；1号热风机型号：CRF/L8S-4斜流风机，热风杨电机功率7.5KW；2号热风机型号：CRF/L8S-4斜流风机，热风机电机功率7.5KW；热风机送风型式：负压；提升机生产率30T/H;  烘干机电机总功率：19.4KW。","T202261610008","2027-03-13","19.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2273,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5GP-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量30t；循环式；装机容量19.4kw","T202261610001","2027-03-13","19.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2274,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州新光矿山机械制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-32A","批处理量:32t;循环式:是 ","型号名称：5HXG-32A型批式循环谷物干燥机；结构形式：循环式；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：3676×2105×11625mm；批处理量：32t；降水速率“小麦、水稻：0.5~1.5；玉米：1~2%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：2661mm；缓苏段高度：6100mm；有效容积：58m³；热风温度范围：30~120°。","T202100061199","2026-12-30","14.15","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2275,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-30C1","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：30t；","T202134340413","2026-12-26","16.57","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2276,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-30C2","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式（连续式/批式循环/批式静态)：批式循环；批处理量（t）：30；","T202100341674","2026-12-30","16.57","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2277,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量20-50t/d连续式谷物烘干机","新野行发机械有限公司","连续式粮食干燥机","5H-30","处理量:30t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：10000×1010×2330；干燥段数量/每段高度(个/MM)：3/320;缓苏段数量/每段高度（个/MM）：3/160；热风机型号：FD-400-ZR型壁式强力通风机；热风机数量：1个；热风电机功率：1.1KW; 燃烧器型号名称：ZXOQM-80型燃油燃烧机；燃烧器型式:单喷头式；燃烧器燃料种类：燃料油、甲醇、柴油；喷（点）火头数量：1个；排粮电机功率（KW）:0.55×3;安全装置:满粮报警装置、热风温度超温报警装置、开机前警示装置、自动点火装置、熄火时自动切断油路的装置、配备灭火器等消防器材、电控系统设置有过载和漏电2级以上保护装置、紧急排粮口、紧急排粮口分布。","部20181004","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2278,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSHN-60","处理量:60t;连续式:是 ","结构形式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥工艺：顺流、混流；烘干机体外形尺寸（长×宽×高）：2000×2000×12000；处理量：60t/d；降水幅度：15%；干燥段数量：5个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：4500mm；缓苏段总高度：900mm冷却段高度：1800mm有效容积：24.3m3；热风温度范围30～160℃；热风机数量：1个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称：Y4-73-9C型离心风机；1号热风机电机功率：22kw；冷却风机数量：1个；冷却风机型号名称：4-72-4A型离心风机；冷风机电机功率：5.5kw；烘干机电机总功率：34.5kw","T202206060042","2027-01-26","34.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2279,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-50","处理量:50t;连续式:是 ","处理量:50t/d；结构型式：连续式；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）mm：2400×2500×12650；烘干机有效容积:36m3；1号热风机型号名称：Y4-73-9D型通风机，1号热风机电机功率：22kW；冷却风机型号名称：G4-72-6C型通风机，冷却风机电机功率：7.5kW；提供热源的设备型号名称：GJL-1.5型轻型链条炉排，热源热功率（输出热量）：3.76×106kj/h；引烟风机型号名称:Y5-47-6C型通风机，引烟风机电机功率:15kW；热源型式：燃煤；鼓风机电机功率：2.2kW；排粮电机功率:1.5kW；","T202206060051","2027-01-26","56.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2280,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","新野县为农农机有限公司","连续式粮食烘干机","5H-50C","处理量:50t;连续式:是 ","产品型号名称：5H-50C型连续式粮食烘干机；结构形式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流;外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×1900×6870；处理量（t/d）：50；降水幅度(%):3～5;干燥段数量(个）：5；缓苏段数量：4；干燥段总高度（mm）：1850；缓苏段总高度（mm）：1600；冷却段高度（mm）：1000；有效容积（m3）：16；热风机电机功率（kw）：7.5；冷却风机电机功率（kw）：1.5；烘干机电机总功率（kW）：10.85","T202100520849","2026-08-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2281,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","德州嘉纬机械制造有限公司","粮食干燥机","5HHL-300","处理量:300t;连续式:是 ","结构形式：连续式；烘干机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2950×3750×21900；处理量（连续式）t/d:300；处理方式：连续式；干燥方式：间接加热；电机总功率：155.7kw；降水幅度：10%（玉米）/5%（小麦）；热源形式：燃气。","T202134340494","2026-12-26","155.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2282,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南金正粮油机械科技有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","1、\t型号名称：5HL-100型连续式粮食干燥机，\n2、\t结构型式：连续式，\n3、\t干燥方式：直接加热，\n4、\t干燥工艺：混流、逆流\n5、\t烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2300mm×2300mm×19500mm,\n6、\t处理量：100t/d，\n7、\t降水幅度：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%，\n8、\t批处理量：/，\n9、\t降水速度：/，\n10、\t干燥段数量：7个，\n11、\t缓苏段数量：2个，\n12、\t干燥段总高度：8890mm，\n13、\t缓苏段总高度：2540mm，\n14、\t冷却段高度：1270mm，\n15、\t有效容积：50m³，\n16、\t热风温度范围：60~160°C，\n17、\t热风机数量：1个，\n18、\t热风机送风型式：负压，\n19、\t1号热风机型号名称：HGF-10C型离心式通风机，\n20、\t1号热风机电机功率：45KW，\n21、\t2号热风机型号名称：/，\n22、\t2号热风机电机功率：/，\n23、\t3号热风机型号名称：/，\n24、\t3号热风机电机功率：/,\n25、\t冷却风机数量：1个，\n26、\t冷却风机型号名称：HGF-6A型离心式通风机，\n27、\t冷却风机电机功率：4KW，\n28、\t烘干机电机总功率：56.7kW，\n29、\t热源形式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气/燃油，\n30、\t提供热源的设备型号名称：RS130型燃烧器，\n31、\t热源热功率（输出热量）：5443200kcal/h,\n32、\t提升设备生产率：/.","T202242420029","2027-03-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2283,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南金正粮油机械科技有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-300","处理量:300t;连续式:是 ","1.\t型号名称：5HL-300型连续式粮食干燥机，\n2.\t结构型式：连续式，\n3.\t干燥方式：直接加热，\n4.\t干燥工艺：混流、逆流，\n5.\t烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：3000mm×3500mm×21000mm,\n6.\t处理量：300t/d，\n7.\t降水幅度：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%，\n8.\t批量处理：/，\n9.\t降水速度：/，\n10.\t干燥段数量：11个，\n11.\t缓苏段数量：2个，\n12.\t干燥段总高度：13750mm，\n13.\t缓苏段总高度：3050mm，\n14.\t冷却段高度：2540mm，\n15.\t有效容积：150m³，\n16.\t热风温度范围：60~160°C，\n17.\t热风机数量：3个，\n18.\t热风机送风型式：负压，\n19.\t1号热风机型号名称：HGF-10C型离心式通风机，\n20.\t1号热风机电机功率：45KW，\n21.\t2号热风机型号名称：HGF-8C型离心式通风机，\n22.\t2号热风机电机功率：30KW，\n23.\t3号热风机型号名称：HGF-6C型离心式通风机，\n24.\t3号热风机电机功率：22 KW,\n25.\t冷却风机数量：1个，\n26.\t冷却风机型号名称：HGF-7.8A型离心式通风机，\n27.\t冷却风机电机功率：18.5KW，\n28.\t烘干机电机总功率：129.5kW，\n29.\t热源形式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气/燃油，\n30.\t提供热源的设备型号名称：RS300型燃烧器，\n31.\t热源热功率（输出热量）：1632960kcal/h,\n32.\t提升设备生产率：/.","T202242420030","2027-03-23","129.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2284,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南亿农机械科技有限公司","连续式谷物烘干机","5H-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2500*2500*17000；干燥段数量：6；缓苏段数量：1；冷却段高度：1500mm；干燥段高度：9000mm；热风机数量：1；热风电机功率：37kW；冷却风机数量：1；","T202141410101","2026-06-30","47.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2285,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南玉春农业机械设备有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100","处理量:100t;连续式:是 ","型号名称：5H-100型连续式粮食烘干机；结构型式：连续式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2400×10850mm；处理量：100t/d；降水幅度：5～10%；干燥段数量：5个；缓苏段数量：5个；冷却段高度：1880mm；烘干机净容积：41㎥；热风温度范围：60～150℃；1号热风机型号名称：4-72-10型离心式通风机；1 号热风机风压：1104～1395Pa；1 号热风机流量：26775～37476；1号热风机电机功率：22kW；冷却风机型号名称：4-72-6型离心式通风机；冷却风机电机功率：5.5kW；烘干机电机总功率：33.65kW；热风炉型号名称/燃料种类：天然气/液化气；热风炉热功率（输出热量）：600000kJ/h（Kcal/h）；燃烧器型号名称：RS-70型强制通风然气燃烧器；燃烧器燃料种类：天然气/液化气；燃烧器热功率（输出热量）：1674341~2930096kJ/h；","鄂2020295","2025-11-01","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2286,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","湖南弘焺机械科技有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100","处理量:100t;连续式:是 ","型号名称：5H-100型连续式粮食烘干机，结构型式：连续式，烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2400×2400×11790，处理量t/d：100，降水幅度：3～5，干燥段数量：5个，干燥段总高度mm：3750，缓苏段数量:5个，缓苏段总高度mm:2000，有效容积m3：41，热风温度范围℃：30～150，热风机数量:1个,热风机送风型式:负压,热风机型号名称:4-72-8型离心风机,,热风机电机功率:11kW,,冷风机数量:1个，冷却风机型号名称：4-72-3.6型离心风机：冷却风机电机功率kW：3，烘干机总功率：17.75kW\n热源型式：生物质颗粒，提供热源的设备型号名称：5LS-360型生物质颗粒热风炉，热源热功率（输出热量kJ/h/kcal/h：1296000/309600","T202100431885","2026-12-30","28.25","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2287,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSHN-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构形式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥工艺：顺流、混流；烘干机体外形尺寸（长×宽×高）：2000×2600×16000；处理量：100t/d；降水幅度：15%；干燥段数量：8个；缓苏段数量：2个；干燥段总高度：7200mm；缓苏段总高度：1800mm冷却段高度：1800mm有效容积：40m3；热风温度范围30～160℃；热风机数量：1个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称：Y4-73-9D型离心通风机；1号热风机电机功率：30kw；冷却风机数量：1个；冷却风机型号名称：G4-72-6C型离心通风机；冷风机电机功率：7.5kw；烘干机电机总功率：44.5kw","T202206060043","2027-01-26","44.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2288,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","5HSHN-500","处理量:500t;连续式:是 ","结构形式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥工艺：顺流、混流；烘干机体外形尺寸（长×宽×高）：3500×4000×26460；处理量：500t/d；降水幅度：15%；干燥段数量：16个；缓苏段数量：3个；干燥段总高度：14400mm；缓苏段总高度：2700mm冷却段高度：2700mm有效容积：210m3；热风温度范围30～160℃；热风机数量：3个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称：Y4-73-12D型离心通风机；1号热风机电机功率：75kw；2号热风机型号名称：Y4-73-12D型离心通风机；2号热风机电机功率：55kw；3号热风机型号名称：Y4-73-9D型离心通风机；3号热风机电机功率：37kw；冷却风机数量：1个；冷却风机型号名称：Y4-73-10D型离心通风机；冷风机电机功率：45kw；烘干机电机总功率：230kw","T202206060044","2027-01-26","230","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2289,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","辽宁金谷干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSH-300","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式。 处理量：≥360 t/d（5%≤降水幅度＜10%）； ≥300 t/d（10%≤降水幅度≤15%）。 烘干机机体外形尺寸：3500mm×3000mm×23770mm。","T20202121011","2025-06-22","189","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2290,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","南阳奥科耒科技有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100","处理量:100t;连续式:是 ","5H-100型连续式粮食烘干机结构型式:连续式;干燥方式:直接加热;外形尺寸(长×宽×高)(mm):2400×2400×10850;处理量(t/d):100;干燥能力(t·%/h):≥21;降水幅度(%):5.72;缓苏段数量/每段高度(个/mm):5/300;干燥段数量/每段高度(个/mm):5/800;干燥机净容积(m3):41;冷却段高度(mm):1880;热风机电机功率(kw):22;冷却风机电机功率(kw):5.5;排粮电机功率(kw):0.75;燃烧器型号名称/RS-70型强制通风燃气燃烧器;燃料种类/天然气/液化气.安全装置:满粮报警装置;热风温度超温报警装置;开机前警示装置;电控系统过载和漏电2级以上保护装置;干燥机炉温、热风温度、粮食温度、超温报警装置和开机前警示装置;紧急排粮口;紧急排粮口分布","部20180730","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2291,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东双力现代农业装备有限公司","连续式粮食干燥机","5HL120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2380×2480×12750；干燥段数量：2；缓苏段数量：1；冷却段高度：1000mm；干燥段高度：6000mm；热风机型号：4-72-9C型离心通风机；热风机数量：1；热风电机功率：22kW；冷却风机型号名称：4-72-4.5A型离心通风机；冷却风机数量：1；冷却风机电机功率：7.5kW。","T202100061194","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2292,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSH-150","处理量:150t;连续式:是 ","处理量：150T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2550x3150x20210","黑垦鉴2018024","2022-12-31","57.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2293,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-200","处理量:200t;连续式:是 ","处理量：200T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3150x3150x23810","黑垦鉴2018025","2022-12-31","90.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2294,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-300","处理量:300t;连续式:是 ","处理量：300T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3650x3150x25610","黑垦鉴2018026","2022-12-31","131","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2295,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-500","处理量:500t;连续式:是 ","处理量：500T/D；结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3550×4150×303700","黑垦鉴2018027","2022-12-31","200","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2296,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-100","处理量:100t;连续式:是 ","处理量:100t/d；结构型式：连续式；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）mm：2400×2500×14230；烘干机有效容积：43m3；1号热风机型号名称：Y4-73-9D型通风机，1号热风机电机功率：30kW；冷却风机型号名称：G4-72-6C型通风机，冷却风机电机功率：7.5kW；提供热源的设备型号名称：GJL-2型轻型链条炉排；热源热功率（输出热量）：5.02×106kJ/h；引烟风机型号名称：Y5-47-6C型通风机，引烟风机电机功率：15kW；热源型式：燃煤；鼓风机电机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW；","T202206060050","2027-01-26","66.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2297,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-150","处理量:150t;连续式:是 ","处理量:150t/d；结构型式：连续式；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）mm：2600×2600×18880；烘干机有效容积：60m3；1号热风机型号名称：Y4-73-9D型通风机，1号热风机电机功率：30kW；2号热风机型号名称：Y4-73-9D型通风机，2号热风机电机功率：22kW；冷却风机型号名称：G4-72-6C型通风机，冷却风机电机功率：7.5kW；提供热源的设备型号名称：GJL-3型轻型链条炉排；热源热功率（输出热量）：7.53×106kJ/h；引烟风机型号名称：Y5-47-6C型通风机，引烟风机电机功率：15kW；热源型式：燃煤；鼓风机电机功率:3.0kW；排粮电机功率：1.5kW","T202206060049","2027-01-26","89.75","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2298,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-200","处理量:200t;连续式:是 ","处理量:200t/d；结构型式：连续式；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）mm：3000×3000×19770；烘干机有效容积：84m3；1号热风机型号名称：Y4-73-10D型通风机，1号热风机电机功率：30kW；2号热风机型号名称：Y4-73-9D型通风机，2号热风机电机功率：22kW；冷却风机型号名称：G4-72-6C型通风机，冷却风机电机功率：11kW；提供热源的设备型号名称：GJL-4型轻型链条炉排；热源热功率（输出热量）：1.0×107kJ/h；引烟风机型号名称：Y5-47-8C型通风机，引烟风机电机功率:22kW；热源型式：燃煤；鼓风机电机功率:5.5kW;排粮电机功率:1.5kW;","T202206060048","2027-01-26","110.3","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2299,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-300","处理量:300t;连续式:是 ","处理量:300t/d；结构型式：连续式；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）mm：3000×3500×22490；烘干机有效容积:131m3；1号热风机型号名称：Y4-73-11D型通风机，1号热风机功率:37kW；2号热风机型号名称：Y4-73-10D型通风机，2号热风机功率：30kW；3号热风机型号名称：Y4-73-9D型通风机，3号热风机功率：22KW；冷却风机型号名称：G4-72-8D型通风机，冷却风机功率：18.5kW；提供热源的设备型号名称：GJL-6型轻型链条炉排；热源热功率（输出热量）：1.5×107kJ/h；引烟风机型号名称：Y5-47-8C型通风机，引烟风机电机功率：30kW；热源型式：燃煤；鼓风机电机功率：7.5kW；排粮电机功率：1.5kW；","T202206060047","2027-01-26","174.6","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2300,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-500","处理量:500t;连续式:是 ","处理量:500t/d；结构型式：连续式；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）mm:3500×4000×27090；烘干机有效容积:213m3；1号热风机型号名称：Y4-73-12D型通风机，1号热风机电机功率:75kW；2号热风机型号名称:Y4-73-11D型通风机，2号热风机电机功率:45kW；3号热风机型号名称:Y4-73-9D型通风机，3号热风机电机功率:30kW；冷却风机型号名称:G4-72-10D型通风机，冷却风机电机功率：37KW；提供热源的设备型号名称：GJL-10型轻型链条炉排；热源热功率（输出热量）：2.5×107kJ/h；引烟风机型号名称:Y5-47-9C型通风机，引烟风机电机功率:45kW；热源型式：燃煤；鼓风机电机功率:15kW；排粮电机功率:1.5kW","T202206060046","2027-01-26","284.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2301,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","新野县为农农机有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100C","处理量:100t;连续式:是 ","产品型号名称：5H-100C型连续式粮食烘干机；结构形式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流;外形尺寸(长×宽×高)mm：2400×2400×11050；处理量（t/d）：100；降水幅度(%):3～5;干燥段数量(个）：5；缓苏段数量：4；干燥段总高度（mm）：3000；缓苏段总高度（mm）：2320；冷却段高度（mm）：1500；有效容积（m3）：41；热风机电机功率（kw）：11；冷却风机电机功率（kw）：3；烘干机电机总功率（kW）：17.75","T202100520847","2026-08-31","17.75","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2302,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","混流粮食烘干机","5HSN-100","处理量:100t;连续式:是 ","处理量100t/d；连续式；装机容量50.6kw","T202141410224","2026-12-27","50.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2303,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","湖南省智科达机电有限公司","碾米机","6NF-4","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","型号名称\n/\n6NF-4碾米机\n结构型式\n/\n分离式\n碾米机配套动力功率\nkW\n2.2\n碾米辊型式\n/\n铁筋钢辊\n碾米辊数量\n个\n1\n碾米辊尺寸(直径×长度)\nmm\n∅40×370\n主机外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n760×400×1150\n碾米机主轴转速\nr/min\n1600\n上料方式\n/\n人工","T202243430011","2027-03-15","2.2","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2304,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","乐山瓒鑫机械有限公司","碾米机","6N-40","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","型号名称：6N-40碾米机；结构型式：分离式；碾米机配套动力：2.2kw；碾米辊尺寸（直径*长度）：∅40mm*235mm；碾米机主轴转速：1400-1600r/min;上料方式：人工上料。","T202051510003","2025-01-12","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2305,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","四川省万马机械制造有限公司","碾米机","6N-80","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","型号名称：6N-80型碾米机；结构型式：分离式；配套功率：2.2-3.0kw，碾米辊型式：铁辊式；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸（大端直径×长度）：Φ78×232mm；外形尺寸(长×宽×高)：730×380×1030mm；主轴转速：1400～1800r/min；上料方式：人工上料。","T202251510021","2027-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2306,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","四川省万马机械制造有限公司","碾米机","6NF-4","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","型号名称：6NF-4型碾米机；结构型式：分离式；配套功率：2.2-3.0kw，碾米辊型式：钢辊式；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸（大端直径×长度）：Φ40×244mm；外形尺寸(长×宽×高)：750×400×1120mm；主轴转速：1400～1600r/min；上料方式：人工上料。","T202251510020","2027-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2307,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","四川省旭东机械制造有限公司","碾米机","6N-40","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构型式：分离式；配套动力：2.2kw;碾米辊型式：钢辊式；外形尺寸（长×宽×高）720×390×1135mm；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸(直径×长度）mm：40×372；碾米机外形尺寸mm：720×390×1135；上料方式/ 结构型式：人工上料；主轴转速（r/min）:1400~1600","T202251510011","2027-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2308,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-126（CCD）","总执行单元数:126个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-126（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）1350mm×1540mm×1715mm\n执行单元数:126个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:黑白线阵CCD\n额定功率:2.0kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2018TJ496","2022-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2309,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-126（CCD）A","总执行单元数:126个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-126（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）1222mm×1611mm×1524mm\n执行单元数:126个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:1.8kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","1.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2310,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-189（CCD）A","总执行单元数:189个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-189（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）1563mm×1596mm×1917mm\n执行单元数:189个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:2.0kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2311,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-252（CCD）A","总执行单元数:252个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-252（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）1877mm×1595mm×1917mm\n执行单元数:252个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:2.6kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","2.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2312,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-63（CCD）","总执行单元数:63个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-63（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）1160mm*1510mm*1360mm\n执行单元数:63个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:黑白线阵CCD\n额定功率:2.0kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2018TJ496","2022-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2313,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-63（CCD）A","总执行单元数:63个","产品名称:大米色选机\n产品型号:6SXM-63（CCD）A\n外形尺寸:（长×宽×高）909mm×1609mm×1446mm\n执行单元数:63个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:1.5kW\n产品企业标准:GB/T 29884-2013\n注*指大米色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ107","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2314,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","大米色选机","6SXM-80(CCD)","总执行单元数:80个","产品型号/6SXM-80（CCD）\n外形尺寸（长×宽×高）1609mm×720mm×1442mm\n执行单元数80个\n单块板的执行单元数80个\n传感器型式/彩色线阵CCD\n额定功率0.8kW","T202134340119","2026-06-28","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2315,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","成都立特科技有限公司","智能色选机","6SXM-128","总执行单元数:128个","执行单元数：128单元 ;型号名称：6SXM-128型智能色选机 结构型式：溜板 外形尺寸（长×宽×高）：1160×1510×1500mm 总执行单元数：128个 单块板的执行单元数：64个 传感器型式：彩色线阵CCD 额定功率：2.5kW","T202151510024","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2316,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","成都立特科技有限公司","智能色选机","6SXM-64","总执行单元数:64个","型号名称：6SXM-64型智能色选机;执行单元数：64单元； 结构型式：溜板 外形尺寸（长×宽×高）：850×1510×1500mm 总执行单元数：64个 单块板的执行单元数：64个 传感器型式：彩色线阵CCD 额定功率：1.6kW","T202151510025","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2317,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥邦远智能制造有限公司","大米色选机","6SXM-64","总执行单元数:64个","1\t型号名称\t\t                  6SXM-64 大米色选机\n2\t结构型式\t\t                  溜板\n3\t外形尺寸（长×宽×高）     1600×900×2330mm\n4\t总执行单元数\t\t          64个\n5\t单块板的执行单元数          64个\n6\t传感器型式\t\t         彩色线阵CCD\n7\t额定功率\t                         0.9KW","T202134340542","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2318,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥欧科德智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-128（CCD）","总执行单元数:128个","产品型号:6SXM-128(CCD)\n外观尺寸:1550X1150X1650mm\n执行单元:128个\n单块板的执行单元数:64个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:2.0KW","2018TJ587","2022-12-31","2.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2319,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥欧科德智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-64（CCD）","总执行单元数:64个","产品型号:6SXM-64(CCD)\n外观尺寸:1550X840X1650mm\n执行单元:64个\n单块板的执行单元数:64个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:1.5KW","2018TJ587","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2320,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥启云智能制造有限公司","大米色选机","6SXM-80","总执行单元数:80个","结构型式  溜板， 外形尺寸（mm）1685X900X1530，总执行单元数 80个 ，单块板的执行单元数 80个，传感器型式   彩色线阵CCD，额定功率0.9kW。","T202134340182","2026-08-09","0.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2321,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","杂粮色选机","6SXZ-378（CCD）","总执行单元数:378个","产品名称:杂粮色选机\n产品型号:6SXZ-378（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）2527mm×1597mm×1917mm\n执行单元数:378个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:3.6kW\n产品企业标准:JB/T 13177-2017\n注*指杂粮色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ105","2023-12-31","3.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2322,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","杂粮色选机","6SXZ-504（CCD）","总执行单元数:504个","产品名称:杂粮色选机\n产品型号:6SXZ-504（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）3152mm×1596mm×1957mm\n执行单元数:504个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:4.6kW\n产品企业标准:JB/T 13177-2017\n注*指杂粮色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ105","2023-12-31","4.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2323,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽亿恒智选光电有限公司","杂粮色选机","6SXZ-630（CCD）","总执行单元数:630个","产品名称:杂粮色选机\n产品型号:6SXZ-630（CCD）\n外形尺寸:（长×宽×高）3932mm×1596mm×1957mm\n执行单元数:630个\n单块板的执行单元数:63个\n传感器型式:彩色线阵CCD\n额定功率:5.5kW\n产品企业标准:JB/T 13177-2017\n注*指杂粮色选机工作所需的功率。包括LED灯、喷气嘴用电、加热膜用电等。","2019TJ106","2023-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2324,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-1008S","总执行单元数:1008个","外形尺寸(长×宽×高):3194×2785×1950(mm）；执行单元数：1008个；单块板的执行单元数：63个；额定功率(电器)：9.4kw；气源压力：0.5～0.8MPa；传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340385","2026-12-26","9.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2325,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-1008S","总执行单元数:1008个","外形尺寸(长×宽×高):3194×2785×1950(mm）；执行单元数：1008个；单块板的执行单元数：63个；额定功率(电器)：9.4kw；气源压力：0.5～0.8MPa；传感器型式：彩色线阵CCD","T202134340384","2026-12-26","9.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2326,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","石家庄惠康机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-3.1","有效烘干容积:3.1m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构形式：厢式（整体脱水）；有效烘干容积：3.1m³;热源装置：非燃煤型；加热方式：电加热管；电加热管功率：1.2kW；电加热管数量：12个；热风风机型号名称：GMF/03-2烘烤专用高温轴流风机；热风风机电机功率：0.37kW;热风机数量：4个；排湿风机型号名称：6寸150mm强力排风扇；排湿风机电机功率：0.04kW;排湿风机数量：4个；外形尺寸mm：2720×1120×1850","T202213130050","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2327,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","多功能热泵果蔬烘干机","5HGB-6.5","有效烘干容积:6.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","型号名称：5HGB-6.5多功能热泵果蔬烘干机 烘干机总功率：14kW 有效烘干容积：6.5m³ 有效烘干面积：45㎡ 烘干强度：≥0.3kg/（㎡.h）（萝卜、三七、何首乌、坚果等）","T202169690046","2026-05-10","14","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2328,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-40","有效烘干容积:8.32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-40型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×1280×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3100×1180×2350mm；风机功率2.24kW；有效干燥容积：8.32m³；有效干燥面积：25.31㎡；电辅热功率8kW；安全装置：漏电断路器；","T20200606282","2026-02-28","9.64","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2329,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-80","有效烘干容积:16.57m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-80型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×2450×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×2350×2350mm；风机功率3.72kW；有效干燥容积：16.57m³；有效干燥面积：50.62㎡；电辅热功率16kW；安全装置：漏电断路器；","T20200606280","2026-02-28","19.72","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2330,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-16.6","有效烘干容积:16.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-16.6型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3500×2450×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×2350×2350mm；额定总功率：18.352kW风机功率3.72kW；有效干燥容积：16.6m³；有效干燥面积：50.6㎡；电辅热功率16kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130194","2026-05-23","18.352","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2331,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-7.3","有效烘干容积:7.3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-7.3型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）1330×3460×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）1100×2830×2350mm；额定总功率：18.2kW风机功率2.2kW；有效干燥容积：7.3m³；有效干燥面积：27.8㎡；电辅热功率16kW；安全装置：漏电断路器、地线","T202113130191","2026-05-23","18.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2332,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-8.3","有效烘干容积:8.3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-8.3型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3500×1280×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3100×1150×2340mm；额定总功率：9.214kW风机功率1.214kW；有效干燥容积：8.3m³；有效干燥面积：25.3㎡；电辅热功率8kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130195","2026-05-23","9.214","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2333,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-18","有效烘干容积:18m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机方式：热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：4500*2600*3500；3.箱体尺寸（mm):3000*2600*2550；4.风机功率：2.2KW；5.配套功率：2.57KW；6.有效干燥体积：18m³；7.有效干燥面积：72㎡；8.燃料：生物质；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","T202134340509","2026-12-26","2.57","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2334,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","石家庄惠康机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-5.1","有效烘干容积:5.1m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构形式：厢式（整体脱水）；有效烘干容积：5.1m³；热源装置：非燃煤型；加热方式：电加热管；电加热管功率：1.5kW；电加热管数量：12个；热风风机型号名称：GMF/03-2烘烤专用高温轴流风机；热风风机电机功率：0.37kW；热风风机数量：4个；排湿风机型号名称：8寸200mm强力排风扇；排湿风机电机功率：0.08kW；排湿风机数量：4个；外形尺寸mm：3290×1270×2100","T202213130051","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2335,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","甘肃穗特丰农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-35","有效烘干容积:35m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干机总功率：3.15kw","T202062620118","2025-11-06","","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[2336,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-30K","有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","型号名称：5HG-30K空气源热泵果蔬烘干机      装机总功率：37kW      烘干室容积：30m³","GZNJ/TJ 2019-220","2023-12-31","37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2337,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-160","有效烘干容积:33.14m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-160型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×4800×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×4700×2350mm；风机功率6.13kW；有效干燥容积：33.14m³；有效干燥面积：101.25㎡；电辅热功率28kW；安全装置：漏电断路器","T20200606279","2026-02-28","34.13","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2338,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-32BM","有效烘干容积:32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-32BM型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）5990×2990×2800mm：烘干室内部（长×宽×高）4600×2900×2400mm；额定总功率：42.9kW；风机功率6.9kW；有效干燥容积：32m³；有效干燥面积：221.5㎡；电辅热功率36kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130192","2026-05-23","42.9","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2339,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","诸城市金赛诺自动化设备有限公司","果蔬烘干机","5HGQ-21","有效烘干容积:21m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","型号名称：5HGQ-21型果蔬烘干机，结构形式：网带式，烘干机机体外形尺寸（mm）：18000x3000x2730，烘干机总功率：37.056KW，热风温度范围：室温-75℃（可调），处理量（湿物料）：100-200㎏/h（蒜台段），有效烘干容积：21m³，有效烘干面积：217.6㎡，网带层数：5层，热风风机型号名称：4-72-5C型离心通风机，热风风机电机功率：11KW，热风风机数量：2，排湿风机型号名称：GHF/G3S-2型高温高湿轴流风机，排湿风机电机功率：0.25KW，排湿风机数量：4，助燃风机型号名称：RHE151T型助燃风机，助燃风机电机功率：0.3KW，助燃风机数量：2，热风炉型号名称：自制热风炉，热风炉燃料种类：天然气，温控仪型号：PT100，温度控制范围：0-300℃，温度测点数：1","T202137370004","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2340,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","甘肃穗特丰农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGS-60","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干机总功率：4.77kw","T202062620117","2025-11-06","","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[2341,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","贵州榕威农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-40D","有效烘干容积:40m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：全自动控制；结构型式：厢式；外形尺寸（长×宽×高）mm：7300×2800×2550；烘干室内部（长×宽×高）6000×2700×2600mm；风机功率（kW）:1.5；烘干机总功率（kW）：21.5 ：有效干燥体积：40m3；有效干燥面积：25.5㎡；电辅热功率（kW）:20；安全装置：灭火器。","T202252010012","2027-01-24","21.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2342,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","贵州榕威农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-60D","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：全自动控制；结构型式：厢式；外形尺寸（长×宽×高）mm：7500×2800×3650；烘干室内部（长×宽×高）mm：6500×2700×3600；风机功率（kW）:1.5；烘干机总功率（kW）：31.5有效干燥体积：60m3；有效干燥面积：25.5㎡；电辅热功率（kW）:30；安全装置：灭火器；","T202252010011","2027-01-24","31.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2343,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","厢式热泵果蔬烘干机","5HGB-65","有效烘干容积:65m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","型号名称：5HGB-65厢式热泵果蔬烘干机 烘干机总功率：86.2kW 有效烘干容积：65m³ 有效烘干面积：260~470㎡ 处理量（湿物料）：250~860（中药材、坚果类、萝卜等） 热泵型号名称：KNXHG-85Ⅱ-G","T202169690047","2026-05-10","86.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2344,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","河北雨彤烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5H-240","有效烘干容积:50.41m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","5H-240型：烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）3460×7250×2410mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×7150×2350mm；风机功率7.99kW；有效干燥容积：50.41m³；有效干燥面积：151.87㎡；电辅热功率36kW；安全装置：漏电断路器；","T20200606278","2026-02-28","43.99","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2345,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","湖南正好农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-40","有效烘干容积:41m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式：厢式，有效烘干容积（m³）：41，烘干机总功率（kw）：4.62，热源装置：生物质颗粒热风炉","T202145450138","2026-09-25","4.62","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2346,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-50","有效烘干容积:50m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机方式:热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8050*3550*3100；3.箱体尺寸（mm):6300*3450*2550；4.风机功率：1.5*2KW；5.配套功率：3.75KW；6.有效干燥体积：50m³；7.有效干燥面积：162㎡；8.燃料：生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","T202134340502","2026-12-26","3.75","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2347,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-60","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1.烘干机方式：热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：8200*3200*3600；3.箱体尺寸（mm):6700*2800*3500；4.风机功率：2.2KW；5.配套功率：2.83KW；6.有效干燥体积：60m³；7.有效干燥面积：202㎡；8.燃料：生物质颗粒燃料；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动/自动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","T202134340501","2026-12-26","2.83","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2348,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机","贵州金德旺能源科技有限公司","果蔬烘干机","JDW-5HGK-2.3","有效烘干容积:2.3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):7.21kW","有效烘干容积：2.3m³；空气能热泵加热；烘干机总功率：19.624kW；整体脱水。","T202152010058","2026-07-27","19.624","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2349,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机","贵州金德旺能源科技有限公司","果蔬烘干机","JDW-5HGK-4","有效烘干容积:4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):14.62kW","有效烘干容积：4m³；空气能热泵加热；烘干机总功率：29.82kW；整体脱水。","T202152010056","2026-07-27","29.82","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2350,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","贵州榕威农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-5K","有效烘干容积:5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.4kW","烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵加电辅热加热；热泵主机功率（kW）:2.4：温湿控制方式：自动；结构型式：厢式；外形尺寸（长×宽×高）mm：2200×1840×1850；烘干室内部（长×宽×高）2100×1740×1750mm；风机功率（kW）:0.25×2；有效干燥体积：5m3；有效干燥面积：6.8㎡；电辅热功率（kW）:4；烘干机总功率（kW）：6.9 ：安全装置：灭火器。","T202252010013","2027-01-24","6.9","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[2351,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-15.3","有效烘干容积:15.3m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):3.1kW","型号：5H-15.3型：额定总功率：11.57kW；烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵加热+电辅热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）4000×2450×2450mm：烘干室内部（长×宽×高）3000×2170×2350mm；风机功率2.47kW；有效干燥容积：15.3m³；有效干燥面积：55.7㎡；电辅热功率6kW；配套压缩机型号规格：YX030S-T-KD06；配套压缩机额定功率：3.1kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130189","2026-05-23","11.57","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2352,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","巨鹿县隆德热能设备有限公司","果蔬烘干机","5H-19.6","有效烘干容积:19.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):9.5kW","型号：5H-19.6型：额定总功率：25.08kW；烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵加热+电辅热；温湿控制方式：PLC全自动控制；结构型式：密封厢体式；外形尺寸（长×宽×高）4600×3000×2450mm：烘干室内部（长×宽×高）3500×2800×2000mm；风机功率3.58kW；有效干燥容积：19.6m³；有效干燥面积：126.6㎡；电辅热功率12kW；配套压缩机型号规格：YX150S-B-KD12；配套压缩机额定功率：9.5kW；安全装置：漏电断路器、地线；","T202113130190","2026-05-23","25.08","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2353,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-11/60","有效烘干容积:11m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):3kW","烘干方式：整体脱水；\n加热方式：热泵加热；\n温湿控制方式：自动控制；\n结构型式：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×1850×2400；\n烘干室内部（长×宽×高）mm：5300×1650×2200；\n风机功率（kW）:0.45；\n有效干燥体积：11；\n有效干燥面积：60；\n电辅热功率（kW）:/；\n安全装置：/。","新2018022","2022-12-31","3","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2354,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","甘肃穗特丰农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGR-35","有效烘干容积:35m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):/kW","烘干机总功率：30.9kw","T202062620116","2025-11-06","","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[2355,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河北博志热能设备有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-38A","有效烘干容积:38m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.2kW","型号名称：5HGKB-38A果蔬烘干机；结构型式(槽式、厢式、隧道式)：厢式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：7300×3250×2600mm；烘干机总功率：35.64kW；热风温度范围：30～80℃；处理量(湿物料)45～55kg/h；有效烘干容积：38m³；烘干室内可容纳烘料架数量:18架；烘料架每架可容纳物料盘层数：21层；物料盘内廓尺寸（长×宽×高）：1100×500×50mm；物料盘材质：木质；有效烘干面积：207.9m2；热风风机型号名称：鸿海11-62-4A/联菲5.6-0.75kW；热风风机电机功率：2.2×1＋0.75×6kW；热风风机数量：1+6；排湿风机型号名称：联菲3-370W；排湿风机电机功率：0.37kW；排湿风机数量：2；电加热炉(或电辅助加热管) 型号名称：CPDJR-1.5；电加热管功率：1.5kW；电加热管数量：12；热泵型号名称：VR144KSE-TFP-522(全封闭)；热泵数量：1；热泵额定功率（输入功率）：10.2kW；温控仪型号：邦普A.S.W.01.N-10K-5X25-06-ROHS；温度控制范围：0～100℃；温度测点数：9；湿度仪型号：邦普A.S.H.JXW-2003-71T103-ROHS；湿度显示范围：0%RH～100%RH；湿度测点数：1；","T202113130583","2026-10-21","35.64","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2356,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-120A","有效烘干容积:32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):8.4kW","基本配置：烘房、热泵、循环风机、电辅助加热管、移动式烘车、烘烤盘等。 主要技术参数：烘干室容积：32m3；总摊料面积：120㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）9000*3350*2690，热泵型号FWR-16×2/Z2，循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","T202265650006","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2357,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-180A","有效烘干容积:34m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):15.2kW","基本配置：烘房、热泵、循环风机、电辅助加热管、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：34m3；总摊料面积：180㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）10500*3200*2690，热泵型号FWR-32*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","T202265650008","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2358,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","湖南正好农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HGR-30","有效烘干容积:31m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):12kW","结构型式：厢式，有效烘干容积（m³）：31，热源装置：热泵，热泵额定功率（kw）：12","T202145450136","2026-09-25","24.3","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2359,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","山东春美电器科技有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-33","有效烘干容积:33m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):9.0kW","型号名称：5HGKB-33型果蔬烘干机；结构型式（槽式、厢式、隧道式）：厢式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：7820×3200×2800mm；烘干机总功率：27.9kW；热风温度范围：室温~75（可调）℃；处理量（湿物料）：50~500（甘薯片）kg/h；有效烘干容积：33m³；烘干室内可容纳烘料架数量：11架；烘料架每架可容纳物料盘层数：12层；物料盘内廓尺寸（长×宽×高）：1350×855×30mm；物料盘材质：食品级304不锈钢网；有效烘干面积：152.3㎡；热风风机型号名称：YWFTX4D-500S三相异步外转子风扇电动机；热风风机电机功率：0.3kW；热风风机数量：12；排湿风机型号名称：YWFTX4E-500S单项异步外转子风扇电动机；排湿风机电机功率：0.3kW；排湿风机数量：1；电加热炉（或电辅助加热管）型号名称：MZFR-FY-5KW翅片PTC电辅助加热管；电加热管功率：5kW；电加热管数量：3；热泵型号名称：CMRBHGJ-12PH型热泵；热泵数量：1；热泵额定功率（输入功率）：9.0kW；温控仪型号：XL-816型常规烘干机控制器；温度控制范围：0~99%RH；温度测点数：1；","T202137370389","2026-11-01","27.9","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2360,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-22/120","有效烘干容积:22m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):7.5kW","烘干方式：整体脱水；\n加热方式：热泵加热；\n温湿控制方式：自动控制；\n结构型式：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：9200×1850×2400；\n烘干室内部（长×宽×高）mm：9000×1650×2200；\n风机功率（kW）:1.1；\n有效干燥体积：22；\n有效干燥面积：120；\n电辅热功率（kW）:/；\n安全装置：/。","新2018023","2022-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2361,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-33/180","有效烘干容积:33m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.5kW","烘干方式：整体脱水；\n加热方式：热泵加热；\n温湿控制方式：自动控制；\n结构型式：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：8800×2450×2400；\n烘干室内部（长×宽×高）mm：8600×2250×2200；\n风机功率（kW）:1.6；\n有效干燥体积：33；\n有效干燥面积：180；\n电辅热功率（kW）:/；\n安全装置：/。","新2018024","2022-12-31","10.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2362,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","诸城市金赛诺自动化设备有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-20","有效烘干容积:20m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):5kW","型号名称：5HGKB-20型果蔬烘干机，结构形式：厢式，烘干机机体外形尺寸（mm）：6770x2645x2500，烘干机总功率：16.5KW，热风温度范围：室温-75℃（可调），处理量（湿物料）：40-100㎏/h（蒜台段），有效烘干容积：20m³，烘干室内可容纳烘料架数量：6架，烘料架每架可容纳物料盘层数：18层，物料盘内廓尺寸（mm）：800x600x38，物料盘材质：食品级塑料盘，有效烘干面积：138.2㎡，热风风机型号名称：GHF/G3S-2型高温高湿轴流风机，热风风机电机功率：0.25KW，热风风机数量：8，排湿风机型号名称：GHF/G3S-2型高温高湿轴流风机，排湿风机电机功率：0.25KW，排湿风机数量：1，电加热炉（或电辅助加热管）型号名称：3.0KW M型电辅助加热管，电加热管功率：3.0KW，电加热管数量：3，热泵型号名称：XG-06SH型智能热泵一体机，热泵数量：1，热泵额定功率：5KW，热泵额定制热量：62300KJ，温控仪型号：5K，温度控制范围：-40-140℃，温度测点数：1，湿度仪型号：SHT30A，湿度显示范围：0-100%RH，湿度测点数：1","T202137370003","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2363,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","甘肃穗特丰农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HGR-60","有效烘干容积:60m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):/kW","烘干机总功率：80.8kw","T202062620115","2025-11-06","","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[2364,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-160A","有效烘干容积:50m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):12.5kW","基本配置：烘房、热泵、循环风机、电辅助加热管、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：50m3；总摊料面积：160㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）12000*3350*2690，热泵型号FWR-24×2/Z1，循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","T202265650005","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2365,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","河南佰衡节能科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HR-240A","有效烘干容积:50m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):15.2kW","基本配置：烘房、热泵、循环风机、电辅助加热管、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室容积：50m3；总摊料面积：240㎡；整体脱水；外形尺寸（mm）11500*4100*2690，热泵型号FWR-32*2/Z 循环风机型号GKF-B7S-4，传感器型号RS485-001","T202265650007","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2366,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","湖南正好农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HGR-40","有效烘干容积:41m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):14.5kW","结构型式：厢式，有效烘干容积（m³）：41，热源装置：热泵，热泵额定功率（kw）：14.5","T202145450137","2026-09-25","27.9","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2367,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","连云港达诺农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-40","有效烘干容积:40m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):14.62kW","有效烘干容积：40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率：14.62KW；电加热管总功率：2×8KW；电加热管数量：8；烘干机总功率：28.12KW。","T202132320362","2026-12-01","28.12","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2368,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-50/265","有效烘干容积:50m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):12.5kW","烘干方式：整体脱水；\n加热方式：热泵加热；\n温湿控制方式：自动控制；\n结构型式：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：10500×2500×2500；\n烘干室内部（长×宽×高）mm：10300×2300×2300；\n风机功率（kW）:2.2；\n有效干燥体积：50；\n有效干燥面积：265；\n电辅热功率（kW）:/；\n安全装置：/。","新2018025","2022-12-31","12.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2369,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-80/390","有效烘干容积:80m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):14kW","烘干方式：整体脱水；\n加热方式：热泵加热；\n温湿控制方式：自动控制；\n结构型式：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：11000×3800×3000；\n烘干室内部（长×宽×高）mm：10800×3600×2800；\n风机功率（kW）:4.5；\n有效干燥体积：80；\n有效干燥面积：390；\n电辅热功率（kW）:/；\n安全装置：/。","新2018026","2022-12-31","14","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2370,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-40","库容:40m³","产品型号：ZK-40；外形尺寸（长×宽×高）MM:4200×4200×2700；工作电压（V）：220/380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):40；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):3.0","T202132320392","2026-12-01","3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2371,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK99","库容:99m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：10～99m³；机组总功率：3kW；总制冷量：5800W；压缩机型号：TH488FC3C9EU/DTH488LC/ZB21KQ/ZS108KQ/MLM021T4BC5；压缩机制冷量：5800W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202112120039","2026-10-25","3","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2372,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-90","库容:90m³","产品型号：ZK-90；外形尺寸（长×宽×高）MM:5700×5700×3200；工作电压（V）：380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):90；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):4.8","T202132320393","2026-12-01","4.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2373,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK120","库容:120m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：100～120m³；机组总功率：5kW；总制冷量：8900W；压缩机型号：TE800FC3Q9JK\\DTE752LC3\\ZB38KQ\\ZSI14KQ\\MLM038T4BC5；压缩机制冷量：8900W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202012120051","2025-07-27","5","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2374,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK160","库容:160m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：121～160m³；机组总功率：5kW；总制冷量：8900W；压缩机型号：TE800FC3Q9JK\\DTE752LC3\\ZB38KQ\\ZSI14KQ\\MLM038T4BC5；压缩机制冷量：8900W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202012120051","2025-07-27","5","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2375,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK199","库容:199m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：161～199m³；机组总功率：5kW；总制冷量：8900W；压缩机型号：TE800FC3Q9JK\\DTE752LC3\\ZB38KQ\\ZSI14KQ\\MLM038T4BC5；压缩机制冷量：8900W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202012120051","2025-07-27","5","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2376,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-150","库容:150m³","产品型号：ZK-150；外形尺寸（长×宽×高）MM：7300×7300×3200；工作电压（V）：380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):150；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):6.0","T202132320394","2026-12-01","6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2377,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK399","库容:399m³","产品型号：ZK399，结构型式：组合；库容：399m3；机组总功率：23kW；总制冷量：45500W；库温范围：-2～+12℃，压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：加热；面板材料：双面彩钢；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度100mm；","T202034443","2025-12-28","23.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2378,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK299","库容:299m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：200～299m³；机组总功率：12kW；总制冷量：20850W；压缩机型号：SM147A4CLB/SC903H8H/C-SCR435H38Q/ZB88KQ/ZFI59KQE；压缩机制冷量：20850W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202112120040","2026-10-25","12","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2379,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK399","库容:399m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：300～399m³；机组总功率：12kW；总制冷量：20850W；压缩机型号：SM147A4CLB/SC903H8H/C-SCR435H38Q/ZB88KQ/ZFI59KQE；压缩机制冷量：20850W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202112120040","2026-10-25","12","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2380,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-300","库容:300m³","外形尺寸（长×宽×高）MM:10000×7700×4200；配电总功率（KW）：13;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):300；库温(℃):-5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）:33000;额定功率(KW):11.25","T202034460","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2381,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容:500m³","产品型号：ZK500，结构型式：组合；库容：500m3；产品系列库容范围：300～500m3；机组总功率：23kW；总制冷量：45500W；库温范围：-2～+12℃，压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：加热；面板材料：双面彩钢；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度100mm；","T202034443","2025-12-28","23.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2382,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK450","库容:450m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：400～450m³；机组总功率：15kW；总制冷量：26340W；压缩机型号：MLM116T4BC5\\ZB114KQ\\ZFI68KQE；压缩机制冷量：26340W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202012120052","2025-07-27","15","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2383,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","天津富瑞滋制冷科技有限公司","简易保鲜储藏设备","ZK500","库容:500m³","结构型式：组合式；库温范围：-2 ~ +12℃；产品系列库容范围：451～500m³；机组总功率：15kW；总制冷量：26340W；压缩机型号：MLM116T4BC5\\ZB114KQ\\ZFI68KQE；压缩机制冷量：26340W；压缩机台数：1；冷凝方式：风冷；融霜方式：电加热融霜；面板材料：彩钢板；芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯；芯层厚度：100mm","T202012120052","2025-07-27","15","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2384,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-500","库容:500m³","外形尺寸（长×宽×高）MM:15000×8600×4200；配电总功率（KW）：25;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):500；库温(℃):-5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）：66000；额定功率(KW)：22.5","T202034499","2025-12-28","25","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2385,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZKQ-1000","库容:1000m³","外形尺寸（长×宽×高）MM:25000×10200×4200；配电总功率（KW）：48;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):1000；库温(℃): 0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）:132000;额定功率(KW):45","T202034459","2025-12-28","48","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2386,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江春江茶叶机械有限公司","名茶杀青机","6CSM-40","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","2.1 滚筒直径：直径40 cm； \n2.2 滚筒长度：180 cm； \n2.3 滚筒转速：33 r/min； \n2.4 杀青时间：1～2 min； \n2.5 外形尺寸：247×65×117.5 cm； \n2.6 生产能力：≥50 kg/h； \n2.7 加热方式：电加热； \n2.8 炉体结构：全金属结构炉体式； \n2.9 电热功率：21 kW； \n2.10 电机：0.37 kW（单相时750W）/380V \n2.11 整机质量：410kg \n2.12 电机转速：1330r/min","T202133330162","2026-12-22","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2387,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）：3000×870×1600mm；热源形式：电加热；滚筒外径：500mm；滚筒内部直段长度：2200mm；滚筒转速：31~37r/min，电加热功率：36kw；运转电机功率：0.75KW；整机重量：482kg","T202133330127","2026-12-22","36.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2388,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","结构型式：滚筒式；加热源形式：煤加热；滚筒外径：500mm；滚筒内径：495mm；滚筒内部直段长度：2500mm；整机质量：1100（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：3100×750×1350（mm）；运转电机功率：0.75kW/380V；电机转速：1390r/min；能源形式：煤加热；材质：Q235；生产率：≥80（kg/h）；滚筒转速：19-23r/min。","T202033330208","2025-12-28","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2389,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒式:是 ;滚筒外径:400mm;含热源装置:是 ","外形尺寸(长×宽×高mm):2385×760×1400，结构型式：滚筒式，滚筒外径(mm):400,滚筒内部直段长度(mm):1800，电机功率(kW):0.55，滚筒转速（r/min）：36±2，热源形式:柴煤式，整机质量(kg):500","T202033330188","2025-12-28","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2390,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径400—600mm杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒式:是 ;滚筒外径:500mm;含热源装置:是 ","外形尺寸(长×宽×高mm):3055×900×1530，滚筒内径:500mm，滚筒内部直段长度：2300mm，滚筒转速:33r/min，热源形式:电加热，电加热功率(kW):36，电机功率/电压(kW/V):0.75/380，电机转速：1400r/min","ZJ2018088","2022-12-31","36.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2391,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","衢州悦众机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60D","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3m","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒外径：600mm；滚筒内部直段长度：3000mm；滚筒转速：28-31r/min;电加热功率：54kW;运转电机功率：1.1kW.","T202133330108","2026-10-25","55.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2392,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3.62m","结构型式：滚筒式；热源型式：电加热；滚筒外径：φ600mm；滚筒内部直段长度：3620mm；滚筒转速：20-38r/min；电加热功率：63kW；运转电机功率：1.1-1.5kW","T202151510048","2026-08-08","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2393,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.85m","结构型式：滚筒式；热源型式：柴煤式；滚筒外径：φ800mm；滚筒内部直段长度：4850mm；滚筒转速：20-38r/min；运转电机功率：0.75-1.5kW","T202251510039","2027-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2394,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江绿峰机械有限公司","滚筒热风杀青机","6CSTRF-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4m","结构型式:滚筒式；热源形式：煤加热+高温热风加热；滚筒外径: 800（mm）；滚筒内部直段长度: 4000（mm）；滚筒转速：0-35（r/min）；运转电机功率:1.1（kw）。","T202133330142","2026-12-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2395,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.55m","结构形式：滚筒式；滚筒尺寸（内径×长度）：1000×4550mm；整机质量：3500（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：5490×1400×2010（mm）；电机额定功率：6级2.2kW/380V；能源形式：柴/煤(可配套生物质颗粒燃烧机)；材质：Q235；生产率：≥400（kg/h）；滚筒转速：18－22r/min。","T201933330149","2024-12-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2396,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100D","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:5.5m","外形尺寸(长×宽×高)：5750×1680×1980(mm)； 结构形式：滚筒式；滚筒外径:1000mm；滚筒内部直段长度：5500mm；滚筒转速：28r/min；运转电机功率：2.2kW；电加热功率：200kW；热源形式：电磁加热。","T201933330156","2025-03-30","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2397,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100Q","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.5m","结构型式：滚筒式；热源形式：燃气加热；滚筒外径:1000mm；滚筒内部直段长度：4500mm；滚筒转速：22－26r/min；运转电机功率：2.2kW；电机转速940r/min；整机质量：3200（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：5460×1360×2000（mm）；材质：Q235；生产率：≥160（kg/h）。","T202133330065","2026-10-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2398,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110A","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6.4m","结构形式：滚筒式；滚筒尺寸（外径×长度）：1100×6400mm；整机质量：7168（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：6680×1460×2000（mm）；主电机功率/电压：2.2kW/380V；电机转速1420r/min；加热源形式：生物质颗粒、柴、煤；材质：Q235；生产率：≥100（kg/h）；滚筒转速：0－24r/min（可调速）。","T202133330020","2026-07-26","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2399,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110F","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:7m","结构形式：滚筒式（高温热风）；滚筒尺寸（外径×长度）：1100×7000mm；整机质量：4195（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：8000×1850×2300（mm）；主电机功率/电压：2.2kW/380V；电机转速1420r/min；加热源形式：生物质颗粒、柴、煤；材质：Q235；生产率：≥100（kg/h）；滚筒转速：0－25r/min（可调速）。","T202133330018","2026-07-26","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2400,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3.3m","结构型式：滚筒式；热源形式：煤加热；滚筒外径：600mm；滚筒内部直段长度：3300mm；滚筒转速：23－27r/min；运转电机功率：1.1kW；电机转速：910r/min；整机质量：1600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：3960×900×1340（mm）；材质：Q235；生产率：≥100（kg/h）。","T202133330063","2026-10-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2401,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-70","滚筒式:是 ;滚筒外径:700mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.03m","结构形式：滚筒式；滚筒尺寸（直径×长度）：700×4030mm；整机质量：2200（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4750×980×1460（mm）；电机额定功率：1.1kW/380V；能源形式：柴、煤(可配套生物质颗粒燃烧机)；材质：Q235；生产率：≥250（kg/h）；滚筒转速：23－27r/min。","T201933330151","2024-12-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2402,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80A","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.5m","结构形式：滚筒式；滚筒尺寸（外径×长度）：800×4500mm；整机质量：2200（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：5200×1110×1590（mm）；电机功率/电压：1.1kW/380V；电机转速：910r/min；能源形式：生物质颗粒；材质：Q235；生产率：≥300（kg/h）；滚筒转速：0-25r/min（可调速）。","T202133330019","2026-07-26","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2403,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4m","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒外径：800mm；滚筒内部直段长度：4000mm；滚筒转速：23－27r/min；电加热功率：120kW；运转电机功率：1.1kW；电机转速：910r/min；整机质量：1600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4730×1120×1630（mm）；材质：Q235；生产率：≥150（kg/h）。","T202133330064","2026-10-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2404,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-90","滚筒式:是 ;滚筒外径:900mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4.05m","结构形式：滚筒式；滚筒尺寸（内径×长度）：900×4050mm；整机质量：2600（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：4750×1200×1740（mm）；电机额定功率：1.1kW/380V；能源形式：柴、煤(可配套生物质颗粒燃烧机)；材质：Q235；生产率：≥350（kg/h）；滚筒转速：19－23r/min。","T201933330150","2024-12-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2405,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100","滚筒式:是 ;滚筒外径:1000mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:5200m","结构型式：滚筒式，热源形式：生物质颗粒，滚筒外径:1000mm，滚筒内部直段长度：5200mm，滚筒转速:16±2r/min，运转电机功率：1.1kW","T202033330341","2026-03-04","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2406,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒式:是 ;滚筒外径:1100mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:6000m","结构型式：滚筒式，热源形式：柴煤式，滚筒外径:1100mm，滚筒内部直段长度：6000mm，滚筒转速:14±2r/min，运转电机功率：1.1kW","T201933330139","2025-03-30","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2407,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒式:是 ;滚筒外径:600mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:3000m","结构型式：滚筒式，热源形式：电加热，滚筒外径:600mm，滚筒内部直段长度：3000mm，滚筒转速:24～28r/min，电加热功率(kW):60，运转电机功率：0.75kW，外形尺寸(长×宽×高mm):3650×970×1680，整机质量(kg):3000","T202133330192","2026-12-22","60.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2408,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶杀青机","滚筒外径600mm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒式:是 ;滚筒外径:800mm;含热源装置:是 ;滚筒长度:4000m","外形尺寸(长×宽×高mm):5080×1240×1880，结构型式：滚筒式，滚筒外径(mm):800,滚筒内部直段长度(mm):4000，运转电机功率(kW):1.5，滚筒转速（r/min）：19±2，热源形式:柴煤式，整机质量(kg):3000","T202033330189","2025-12-28","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2409,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉桶直径:300mm","结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）：1065×860×706mm，传动型式：皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：300 mm，揉桶高度：210 mm，揉盘内径：560mm，棱骨数量（内棱骨/外棱骨）：4/10根；配套动力功率：0.55kw；揉桶回转速度：50±5r/min，整机重量：116kg","T202133330130","2026-12-22","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2410,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-25","揉桶直径:250mm","揉筒尺寸（外径×高度）：250×185mm；整机质量85kg；外形尺寸（长×宽×高）900×600×850mm；揉盘内径：460mm；配套电机功率：0.37kW；结构型式：单臂；传动型式：电机皮带传动；加压型式：单臂加压；控制方式：手动控制；揉桶转速:58－62r/min；生产率：≥9（kg/h）；揉桶容叶量：9kg；棱骨（内/外）：4/12根。","T201933330152","2024-12-25","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2411,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉桶直径:300mm","结构型式：盘式；传动型式：电机皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉筒直径：300mm；揉筒高度：210mm；揉盘内径：560mm；棱骨（内/外）：4/12根；配套电机功率：0.55kW；揉桶回转转速：46－50r/min；整机质量180kg；外形尺寸（长×宽×高）930×700×990mm；生产率：≥15（kg/h）；揉桶容叶量：15kg。","T202133330062","2026-10-25","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2412,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉桶直径:300mm","外形尺寸（长×宽×高mm）:1065×860×706，结构型式：盘式，传动型式：皮带传动、涡轮蜗杆减速箱传动，加压型式：单柱丝杆式加压，控制方式：人工控制，揉桶直径（mm）:300，揉桶高度（mm）:210，揉盘内径（mm）:560，棱骨数量：内棱骨4根，外棱骨10根，揉桶回转速度（r/min）:58±2，电动机功率（kW）:0.55，整机质量（kg）:100","T202033330191","2025-12-28","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2413,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-35B","揉桶直径:350mm","加压型式：单臂丝杆加压\n揉桶高度：250mm   \n揉盘内径：650mm\n揉桶直径：35cm","T202135350009","2026-12-01","0.75","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2414,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶揉捻机","XS-6CRT-45B","揉桶直径:440mm","加压型式：单臂丝杆加压 \n揉桶高度：295mm \n揉盘内径：800mm \n揉桶直径：440mm","T202135350010","2026-12-01","1.1","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2415,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉桶直径:450mm","揉筒直径：45cm,电动机功率：1.1KW；揉桶转速:48-52r/min，揉筒外径:￠450mm；揉桶高度：300mm，结构型式：盘式；传动型式：齿轮传动；加压型式：单柱丝杆式；控制方式：人工；棱骨数量：内棱骨5根、外棱骨14根。","T202136360049","2026-12-29","1.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[2416,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","2.1 运动形式：单动式 \n2.2 揉桶外径：35cm \n2.3 揉桶高度：25cm \n2.4 内棱骨根数：5 \n2.5 外棱骨根数：15 \n2.6 出茶形式：盘中心出茶\n2.7 启闭形式：杠杆机构 \n2.8 加压形式：手摇丝杆加压 \n2.9 曲臂中心距（半径）：16cm \n2.10 揉桶回转转速：55～65r/min \n2.11 揉桶容叶量：7～9kg \n2.12 台时产品：≥15kg/h \n2.13 配用功率：Y801-4 0.55kW \n2.14 机器外形尺寸（长×宽×高）：105×87×110cm \n2.15 整机质量：240kg","T202133330164","2026-12-22","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2417,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-Z45","揉桶直径:450mm","2.1 运动形式：单动式 \n2.2 揉桶外径：45cm \n2.3 揉桶高度：32cm \n2.4 内棱骨根数：5 \n.2.5 外棱骨根数：15 \n2.6 出茶形式：盘中心出茶 \n2.7 启闭形式：杠杆机构 \n2.8 加压形式：手摇丝杆加压 \n2.9 曲臂中心距（半径）：18cm \n2.10 揉桶回转转速：50～60r/min \n2.11 揉桶容叶量：15～18kg \n2.12 台时产品：≥30kg/h \n2.13 配用功率：Y90S-4 1.1kW \n2.14 机器外形尺寸（长×宽×高）：130×116×130cm \n2.15整机质量：320kg","T202133330165","2026-12-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2418,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）：1100×1000×1200 mm、传动形式：皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：350mm、揉桶高度：250mm、揉盘内径：680mm，棱骨数量（内棱骨/外棱骨）：4/12根、配套动力功率：0.55kw、揉桶回转转速：40±5r/min，整机重量：176kg","T202133330129","2026-12-22","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2419,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","结构型式：盘式；传动形式：电机皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：350mm；揉桶高度：250mm；揉盘内径：675mm；棱骨（内/外）：4/12根；配套动力功率：0.75kW；揉桶回转转速：46－50r/min；整机质量220（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1080×960×1020（mm）；生产率：≥15（kg/h）；揉桶容叶量：15kg。","T202133330061","2026-10-25","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2420,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶直径:400mm","结构型式：盘式；传动形式：皮带+齿轮箱传动；加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：400mm；揉桶高度295mm；揉盘内径：740mm；棱骨（内/外）：4/12根；配套动力功率：0.75kW；揉桶回转转速：46－50r/min；整机质量240（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1135×940×1170（mm）；生产率：≥30（kg/h）；揉桶容叶量：30kg。","T202133330060","2026-10-25","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2421,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉桶直径:450mm","结构型式：盘式；传动形式：电机皮带传动；加压形式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶外径：450mm；揉桶高度320mm；揉盘内径：820mm；棱骨（内/外）数量：4/16根；配套动力功率：1.1kW；揉桶回转转速：46-50r/min；整机质量260（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1270×1050×1205（mm）；生产率：≥30kg/h；揉桶容叶量：30kg。","T202033330210","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2422,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶直径:350mm","结构型式:盘式，传动型式:皮带传动、齿轮减速箱传动，加压型式:单柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉桶直径:350mm，揉桶高度:265mm，揉盘内径:680mm，棱骨数量：内棱骨4根，外棱骨12根，配套动力功率:0.75kW，揉桶回转转速:40±2r/min","T202033330340","2026-03-04","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2423,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶直径:400mm","外形尺寸（长×宽×高mm）:1200×1100×1100，结构型式:盘式，传动型式:皮带+齿轮减速箱，加压型式:单柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉桶直径:400mm，揉桶高度:300mm，揉盘内径:740mm，棱骨数量：内棱骨4根，外棱骨12根，配套动力功率（kW）:1.1，揉桶回转速度:48～52r/min，整机质量（kg）:170","T202133330194","2026-12-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2424,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","衢州悦众机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","结构型式：盘式；传动形式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：550mm;揉桶高度：500mm；揉盘内径：955mm；棱骨数量：：内棱骨5根，外棱骨15根；配套功率：2.2kW；揉桶回转转速：45±5r/min.","T202133330109","2026-10-25","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2425,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","结构型式：盘式；传动形式：电机皮带传动；加压形式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶外径：550mm；揉桶高度400mm；揉盘内径：950mm；棱骨（内/外）数量：4/16根；配套动力功率：2.2kW；揉桶回转转速：44-48r/min；整机质量500（kg）；生产率：≥65（kg/h）；揉桶容叶量：65kg。","T202033330209","2025-12-28","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2426,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶直径:550mm","外形尺寸（长×宽×高mm）:1350×1230×1385，结构型式:盘式，传动型式:皮带+齿轮减速箱，加压型式:双柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉桶（外径x高度）:550x400mm，揉盘内径（mm）:970，配套动力功率（kW）:2.2，揉桶回转速度:48～52r/min，整机质量（kg）:450","T202133330195","2026-12-22","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2427,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65S","揉桶直径:65cm","产品型号：6CR-65S型 \n2、型式 ：单动式\n3、揉桶外径：65cm \n4、转臂偏心距：25cm \n5、揉桶运转速度 ：42～46r/min \n6、齿轮减速比：13 \n7、配用电动机 型号 ： Y112M-4 功率：4Kw 转速：1440 r/min 电压：20/380V \n8、揉桶容叶量（杀青时）： 60kg \n9、生产能力： ≥100 kg/h \n10、外形尺寸（长×宽×高）：196.2×179.5×165.1cm \n11、整机质量 ：1188kg","T202133330166","2026-12-22","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2428,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65SA","揉桶直径:65cm","1、产品型号 6CR-65SA型 \n2、型式 单动式 \n3、揉桶外径及桶高 650mm×450mm \n4、转臂偏心距 22cm \n5、揉桶运转速度 45～50r/min \n6、蜗轮减速比 13 \n7、配用电动机 型号 Y112M-4 功率 4kW/ 转速 1440 r/min 电压 220/380V \n8、揉桶容叶量（杀青时） 50-60kg \n9、生产能力 ≥80 kg/h \n10、外形尺寸（长×宽×高） 156×136×148cm","T202133330163","2026-12-22","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2429,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:65cm","结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）：1630×1400×1630mm，传动形式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：650 mm，揉桶高度：500 mm，揉盘内径：1100mm，棱骨数量（内棱骨/外棱骨）：5/18根；配套动力功率：4kw；揉桶回转速度：45±5 r/min；整机重量：690kg","T202133330128","2026-12-22","4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2430,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65A","揉桶直径:650cm","揉筒尺寸（直径×高度）：650×480mm；整机质量580（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1700×1410×1860（mm）；配套电机功率：4.0kW；结构型式：盘式；传动型式：电机皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉盘内径：1100mm；揉桶转速：45r/min；生产率：≥100（kg/h）；揉桶容叶量：100kg，棱骨（内/外）：5/18根。","T202133330021","2026-07-26","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2431,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-75","揉桶直径:750cm","结构型式：盘式；传动形式：电机皮带传动；加压形式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶外径：750mm；揉桶高度585mm；揉盘内径：1300mm；棱骨（内/外）数量：5/20根；配套动力功率：5.5kW；揉桶回转转速：28-32r/min；整机质量1100（kg）；外形尺寸（长×宽×高）1850×1650×2180（mm）；生产率：≥150（kg/h）；揉桶容叶量：150kg。","T202033330211","2025-12-28","5.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2432,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉桶直径:650cm","结构型式:盘式，传动型式:皮带传动，齿轮减速箱传动，加压型式:双柱丝杆式加压，控制方式:人工控制，揉桶直径:650mm，揉桶高度:480mm，揉盘内径:1115mm，棱骨数量：内棱骨5根，外棱骨18根，配套动力功率:3kW，揉桶回转转速:40±2r/min","T201933330140","2025-03-30","3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2433,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CL-1365","槽锅面积:0.72m²","外形尺寸(长×宽×高):2135*11330*1550MM、槽锅尺寸(长×宽×深):650*85*90MM、槽锅数量13槽、主电动机功率/电压:0.75KW/380V、电加热功率/电压:18KW/380V、下料形式:自动称重下料、炒制程序:智能控制系统、总质量:350KG.","T202133330175","2026-12-22","18.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2434,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","浙江珠峰机械有限公司","理条机","6CLZ-60/11","槽锅面积:0.6m²","作业形式：间歇式，加热型式：电加热，电加热功率(kW)：10,往复运转电机功率（kW）:0.55,槽锅面积（㎡）:0.6，锅槽长度（mm）：600，槽锅槽数:11槽,槽锅锅体尺寸（长×宽mm）:1000×600,往复运转频次(次/min):138～240,单槽槽宽(mm):85，              外形尺寸（长×宽×高mm）:1880×845×950，整机质量(kg):225","T202133330200","2026-12-22","10.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2435,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","浙江珠峰机械有限公司","多用机","6CMD-60/10","槽锅面积:0.75m²","作业形式：间歇式，加热型式:电加热，电加热功率(kW):18,往复运转电机功率（kW）:0.75,槽锅面积（㎡）:0.75，锅槽长度（mm）：600，槽锅槽数:10槽,槽锅锅体尺寸（长×宽mm）:1250×600,往复运转频次(次/min):95～208,单槽槽宽(mm):110，外形尺寸（长×宽×高mm）:2350×845×1010,整机质量(kg):312","T202133330199","2026-12-22","18.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2436,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","浙江珠峰机械有限公司","多用机","6CMD-60/8","槽锅面积:0.6m²","外形尺寸（长×宽×高mm）:1970×845×950,作业形式：间歇式，槽锅面积:0.6㎡，槽锅长度（mm)：600，槽锅锅体尺寸(长×宽mm):1000×600,槽锅槽数:8槽,往复运转频次(次/min):138～245,电动机功率（kW）:0.55,电加热功率(kW):15,加热形式:电加热，整机质量(kg):238","T202033330190","2025-12-28","15.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2437,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-12/80","槽锅面积:1.1m²","型号名称:6CL-12/80茶叶理条机；结构形式:锅槽式；作业型式:间歇式；加热形式:电加热；加热功率:24kW；下料方式:人工下料；往复运转电机功率:0.75-1.1kW；槽锅面积:1.1m2；锅槽长度:800mm；槽锅槽数:12槽；往复运转频次:80-220次/min(可调)；槽锅锅体尺寸（长*宽）1375*800mm,单槽槽宽：115mm.","T202251510004","2027-12-31","24.75","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2438,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州悦众机械有限公司","茶叶理条机","6CL-8012D","槽锅面积:1.12m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：30kW;往复运转电机功率：1.1kW;槽锅面积：1.12㎡；槽锅长度：800mm；槽锅数量：12槽；槽锅锅体尺寸（长x宽）：1400x800mm；往复运转频次：170-210次/min;单槽槽宽：115mm；","T202133330105","2026-10-25","31.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2439,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","衢州悦众机械有限公司","茶叶理条机","6CL-8016D","槽锅面积:1.12m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：30kW;往复运转电机功率：1.1kW;槽锅面积：1.12㎡；槽锅长度：800mm；槽锅数量：16槽；槽锅锅体尺寸（长x宽）：1400x800mm；往复运转频次：170-210次/min;单槽槽宽：87mm；","T202133330105","2026-10-25","31.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2440,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","全自动智能茶叶理条机","6CL-1780","槽锅面积:1.14m²","外形尺寸(长×宽×高):2415*1470*1570MM、槽锅尺寸(长×宽×深):800*85*90MM、槽锅数量17槽、主电动机功率/电压:0.75KW/380V、电加热功率/电压:30KW/380V、下料形式:自动称重下料、炒制程序:智能控制系统、总质量:570KG.","T202133330176","2026-12-22","30.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2441,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-12/80","槽锅面积:1.1m²","作业型式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：24kW；往复运电机功率；1.5kW；槽锅面积：1.1㎡；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：12槽；槽锅锅体尺寸（长x宽）mm：1375x800；往复运转频率：120-220次/min；单槽槽宽：110mm；燃气灶头型号名称：/。","T202251510009","2027-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2442,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江绿峰机械有限公司","名优茶叶理条机","6CLZ-80","槽锅面积:1.08m²","作业形式：间歇式；加热形式：电加热；电加热功率：18（kW）；往复运转电机功率：0.75（kW）；槽锅面积：1.08（㎡）；锅槽长度：800（mm）；槽锅槽数：18（槽）；槽锅锅体尺寸（长×宽）：1385×800（mm）；往复运转频次：150-250（r/min）；单槽槽宽：75（mm）。","T202133330141","2026-12-22","18.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2443,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","浙江珠峰机械有限公司","多用机","6CMD-80/12","槽锅面积:1.2m²","外形尺寸（长×宽×高mm）:2500×1215×900，作业形式：间歇式，加热型式:电加热，电加热功率(kW):22,往复运转电机功率（kW）:1.1,槽锅面积（㎡）:1.2，锅槽长度（mm）：800，槽锅槽数:12槽,槽锅锅体尺寸（长×宽mm）:1500×800,往复运转频次(次/min):95～198,单槽槽宽(mm):110，整机质量(kg):420","T202133330201","2026-12-22","23.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2444,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","衢州悦众机械有限公司","茶叶连续杀青理条机","6CLX-28014Q","槽锅面积:3.64m²","作业形式连续式；加热型式：燃气式；往复运转电机功率：0.75kW;槽锅面积：3.64㎡；锅槽长度:2800mm；槽数：14槽；槽锅锅体尺寸：2800x1300mm;往复运转频次：10-220次/min;单槽槽宽：93mm；燃气灶头型号名称：YZ-80","T202133330107","2026-10-25","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2445,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","2.5m²及以上茶叶理条机","衢州悦众机械有限公司","茶叶连续杀青理条机","6CLX-34012D","槽锅面积:3.88m²","作业形式：连续式；加热型式：电加热；电加热功率：84kW;往复电机运转电机功率：0.75kW;槽锅面积：3.88㎡；锅槽长度：3400mm；槽锅槽数：12槽；槽锅锅体尺寸（长X宽）：3400x1140mm;往复运转频次：10-230次/min；单槽槽宽:93mm.","T202133330106","2026-10-25","84.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2446,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","名茶辉锅机","6CMH-432","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸(长×宽×高): 1460*610*800MM、滚筒（直径×长度）:240*430MM、滚筒数量:2个、电动机功率/电压:0.37KW/220V、电加热功率/电压:6.0KW/220V、整机质量:97KG.","T202133330177","2026-12-22","6.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2447,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","名茶辉锅机","6CMH-451","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸(长×宽×高): 1015*665*945MM、滚筒（直径×长度）:400*450MM、滚筒数量:1个、电动机功率/电压:0.12KW/220V、电加热功率/电压:3.0KW/220V、整机质量:52KG.","T202133330178","2026-12-22","3.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2448,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","名茶辉锅机","6CMH-581","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸(长×宽×高): 1150*740*945MM、滚筒（直径×长度）:480*580MM、滚筒数量:1个、电动机功率/电压:0.14KW/220V、电加热功率/电压:5KW/220V、整机质量:62KG.","T202133330179","2026-12-22","5.14","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2449,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-130","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2640*1870*2310；风机转速：1450r/min；加热方式：柴煤；滚筒直径：130cm；滚筒工作转速：10-32r/min；控制方式：非全自动；生产率：100-150kg/h","T202251510046","2027-12-31","3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2450,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-150B","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2900*2060*2650；风机转速：1450r/min；加热方式：柴煤；滚筒直径：150cm；滚筒工作转速：20-40r/min；控制方式：非全自动；生产率：150-300kg/h","T202251510047","2027-12-31","4","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2451,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-80","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2100*1120*1630；风机转速：1450r/min；加热方式：电加热；滚筒直径：80cm；滚筒工作转速：10-40r/min；控制方式：非全自动；生产率：15-25kg/h","T202251510048","2027-12-31","1.1","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2452,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶炒干机","6CCT-90","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长*宽*高）mm：2190*1230*1760；风机转速：1450r/min；加热方式：电加热；滚筒直径：90cm；滚筒工作转速：10-32r/min；控制方式：非全自动；生产率：30-100kg/h","T202251510048","2027-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2453,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江春江茶叶机械有限公司","金属炉八角炒干机","6CBC-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","2.1 滚筒直径：110 cm；\n2.2 滚筒长度：158 cm；\n 2.3 外形尺寸：265×135×210 cm；\n 2.4 滚筒转速：29 r/min； \n2.5 生产能力：≥16 kg/h； \n2.6 电动机功率：1.1/380 kW/v；\n 2.7 加热方式：煤加热； \n2.8 炉体结构：金属炉、砖砌炉； \n2.9 整机质量：1060 kg","T202133330161","2026-12-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2454,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江春江茶叶机械有限公司","旋转式烘焙提香机","6CHT-7.0","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","2.1 有效烘焙面积（茶框￠850×35/12件）：6.8m2\n2.2 风机：CF-11-2.5B型改制 0.75kW\n2.3 旋转齿轮减速电机：80YYJR25-3-25W\n2.4 电热功率：9kW/3组\n2.5 茶框转速：5r/min\n2.6 外型尺寸（长×宽×高）：110×118×189cm\n2.7 产量：≥30kg/h\n2.8整机质量：328kg","T202133330160","2026-12-22","0.775","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2455,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江绿峰机械有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCSG-50","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：圆锅式；外形尺寸（长×宽×高）：1800×800×1050（mm）；风机转速：1350（r/min）；加热方式：电加热；炒锅口径：500（mm）；炒锅工作转速：0-100（r/min）；控制方式：非全自动；生产率≥16（kg/h）。","T202133330140","2026-12-22","6.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2456,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江绿峰机械有限公司","瓶式炒干机","6CCTP-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）：1870×1360×2050（mm）；风机转速：1350（r/min）；加热方式：煤加热；滚筒直径：1100（mm）；滚筒工作转速：26-28（r/min）；控制方式：非全自动；生产率≥16（kg/h）。","T202133330139","2026-12-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2457,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江上洋机械股份有限公司","双锅曲毫炒干机","6CCGQ-50","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：圆锅式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：1790×800×1060mm；风机转速：2800r/min；加热方式：电热式；滚筒直径或炒锅口径：500 mm；滚筒或炒锅工作转速：（65～105）±5r/min；控制方式：非全自动；生产率：≥3.2kg/h；电机功率/电压：0.55Kw/380v，电热功率/电压：7.6Kw/380v，整机重量：226 kg；","T202133330122","2026-12-22","8.15","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2458,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶炒干机","6CCP-60","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式;；外形尺寸（长×宽×高）（不含加执装置）：1410×900×1410mm；风机转速：1350r/min；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径：600mm；滚筒或炒锅工作转速：30±3r/min；控制方式：非全自动；生产率≥7kg/h；电机功率/电压：0.55/380Kw/v；电热功率/电压：10.5/380Kw/v;；整机重量：302kg,","T202133330123","2026-12-22","11.05","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2459,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘焙机","6CH941Ⅰ","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：盘式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：2790×465×900mm，风机转速：2900r/min；加热方式：燃煤式；有效摊叶（干燥）面积：0.9㎡；烘盘规格（直径）：480mm；烘盘个数：5个；生产率：≥12kg/h；风机功率：1.65kg；整机重量：130kg","T202133330124","2026-12-22","1.65","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2460,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-120","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","控制方式：非全自动。\n结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）：2130×1470×1885（mm）；风机转速：1400（r/min）；加热方式：电加热；滚筒直径：120cm；滚筒长度：140cm；滚筒工作转速：26（r/min）；主电机功率/电压：1.5KW/380V；主电机转速：940（r/min）；电热功率/电压：36KW/380V；生产率：≥16kg/h；整机质量：700kg。","T202133330059","2026-10-25","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2461,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-120A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","控制方式：非全自动。\n结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）：2130×1470×1920（mm）；筒体外径×长度：1200×1560mm；滚筒直径转速：26（r/min）；风机转速：1400（r/min）；电机功率/电压：1.5KW/380V；加热形式：煤加热（可配套生物质燃烧颗粒）；生产率：≥18kg/h；整机质量：1470kg。","T202133330015","2026-07-26","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2462,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","双锅曲毫机","6CCG-50","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸(长×宽×高mm):1900×800×1000,风机转速（r/min）：1400，加热方式:电加热，电热功率/电压（kW/V）:6/380，电机功率/电压(kW/V):0.55/380,炒锅口径（mm):500，炒锅工作转速（r/min）：65～95，控制方式：非全自动，生产率：（kg/h）≥12，整机质量(kg):160","T202133330198","2026-12-22","6.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2463,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶双锅曲毫炒干机","6CCG-60","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：圆锅式，外形尺寸(长*宽*高mm):2015*890*1170,风机转速（r/min）：1400，加热方式:电加热，电热功率（kW）:13.76,炒锅口直径（mm):600，炒锅工作转速（r/min）：65～95，电机功率(kW):1.1,控制方式：非全自动","T202033330337","2026-03-04","14.86","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2464,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","外形尺寸(长×宽×高mm):1930×1350×2200，结构型式：滚筒式，风机转速（r/min）：1400，加热方式:煤加热，滚筒直径或炒锅口直径（mm):1000，滚筒转速（r/min）：26±3，控制方式：非全自动，生产率：（kg/h）≥16，电机功率(kW):1.1，整机质量(kg):520","T202033330187","2025-12-28","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2465,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-60","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式，外形尺寸(长×宽×高mm):1620×900×1380,风机转速（r/min）：1400，电机功率/电压(kW/V):0.55/380，加热方式:电加热，电热功率/电压(kW/V):14/380，滚筒直径（mm):600，滚筒工作转速（r/min）：26～30，控制方式：非全自动，生产率：（kg/h）≥16，整机质量(kg):286","T202133330197","2026-12-22","14.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2466,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘焙机","6CHWS-6","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式:箱式，外形尺寸(长×宽×高mm)（不含加热装置）:1190×1080×1940，风机转速（r/min）：1400，电机功率：(kW):0.55，有效摊叶（干燥）面积(㎡):6.8，烘盘规格（直径或长×宽mm）：850，烘盘数(个)：12","T202033330342","2026-03-04","0.55","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2467,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机","嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司","全自动智能扁形茶炒制机","6CCB-981ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","外形尺寸(长×宽×高):1480*840*1250MM、槽锅尺寸(长×宽):980*500MM、槽锅数量:1槽、主电动机功率/电压:0.75KW/220V、电加热功率/电压:6.0KW/220V、下料形式:自动称重下料、炒制程序:智能控制系统、总质量:170KG.","T202133330180","2026-12-22","6.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2468,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶烘焙机","XS-6CHZ-6","烘干面积:6.5m²;百叶式:是 ","外型尺寸（长×宽×高）：1180×1090×1890\n加热元件：电热丝\n加热元件总功率：9kW\n有效摊叶面积：6.5㎡","T202135350008","2026-12-01","0.55","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2469,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建省安溪祥山机械有限公司","茶叶烘焙机","XS-6CHZ-9B","烘干面积:8.8m²;百叶式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：1180×1050×2100mm\n加热元件：电热丝\n加热元件总功率：12kW\n总有效摊叶面积：8.8㎡","T202035350003","2025-11-18","0.55","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2470,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上百叶式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-12A","烘干面积:12m²;百叶式:是 ","结构型式：手拉百叶式；\n有效摊叶（干燥）面积：12平方米；烘板层数：6层；每层烘板有效烘干长度：1640，1640，1640，1640，1640，1640(mm)；整机质量：500（kg）；外形尺寸（长×宽×高）：2345×1400×1730（mm）；主电机功率：1.1kw；配套风机电机功率：2.2kw；风机转速：1140r/min；配套热风炉型号：JNX-40型；生产率：≥55kg/h；加热源形式：煤加热。","T202133330016","2026-07-26","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2471,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","衢州悦众机械有限公司","茶叶网带烘干机","6CHW-3","烘干面积:3.4m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续网带式 ；外形尺寸：6235x900x1615mm；风机转速：2800r/min;加热方式：电加热；\n有效摊叶（干燥）面积：3.4㎡；匀叶轮工作宽度：56mm；烘板或网带层数：3层；每层网带有效长度：1850mm，2090mm,2090mm；生产率≥40kg/h.","T202133330104","2026-10-25","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2472,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","远红外茶叶烘干机","6CHC-1.3B","烘干面积:1.3m²;连续自动式:是 ","结构型式：振动输送式；外形尺寸（长*宽*高）mm：5120*900*1140；风机转速r/min：2800；加热方式：电加热；有效摊叶（干燥）面积㎡：1.3；生产率kg/h≥35。","T202251510045","2027-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2473,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CHM-3","烘干面积:3m²;连续自动式:是 ","1、烘板型式:自动链板式；\n2、烘板层数:4层；\n3、外形尺寸:(长×宽×高):3500×900×1470(MM)；\n4、有效摊叶(烘干)面积:3M2；\n5、减速器电动机功率:0.75KW；","T202133330159","2026-12-22","3.7","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2474,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘干机","6CHB-3","烘干面积:3m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；外形尺寸（长× 宽×高）（不含加热装置）：3320×900×1430mm；风机转速：2900r/min；加热方式：燃煤式；有效摊叶（干燥）面积：3㎡；匀叶轮工作宽度：570mm；烘板或网带层数：4；每层烘板或网带有效烘干长度：1200/1200/1540/1540mm；生产率：≥12；风机功率：1.5kW；整机重量：636kg","T202133330125","2026-12-22","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2475,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-6","烘干面积:6m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式，外形尺寸(长×宽×高mm):4390×1750×1630，风机转速：2900r/min，有效摊叶（干燥）面积(㎡):6，烘板或网页层数:4层，每层烘板或网页有效烘干长度（mm）：1465/1710/1710/1710,电机功率(kW):1.1，生产率（kg/h）≥25","T201933330136","2024-12-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2476,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20.4m²;连续自动式:是 ","1、有效烘干面积：20.4 \n2、烘箱烘叶层：3组6层 \n3、烘板数量：260块 \n4、干燥室进口风温：90～120℃ \n5、干燥室进口风量：7000～10000N /h .\n6、烘干机主机配置电机：1.5KW \n7、烘干机主机外形尺寸（长×宽×高）：621x143x205（cm） \n8、配置热源类别可按用户需求分别选用：蒸汽换热器：FQ130 \n9、烘干机最大脱水能力：160 Kg/h \n10、茶叶台时产量：≥110Kg/h \n11、全程烘干时间：6.5～26分钟 \n12、整机质量：1880kg","T202133330158","2026-12-22","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2477,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江春江茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-30","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","2.1 有效摊叶面积：30m2\n2.2 无级变速箱：0~45r/min \n2.3 配用动力：主机1.5 kW，\n 2.4 台时产量：≥150kg \n2.5 烘箱烘叶层：8层 \n2.6 外形尺寸：7316×1434×2450（mm） \n2.7 标准热风温度：90-180℃","T202133330157","2026-12-22","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2478,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江品峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","连续自动链板式茶叶烘干机，烘干面积为10平方米，电机功率0.75kw,6层。烘干机外形尺寸为长5250mmx宽2000mmx高2020mm.","T201933330088","2024-10-22","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2479,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江品峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","连续自动链板式茶叶烘干机，烘干面积为20平方米，6层，电动机功率为1.5kw.","T202133330110","2026-12-22","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2480,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江品峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-30","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","连续自动链板式茶叶烘干机，烘干面积30平方米，电机功率1.5kw.8层。","ZJ2018074","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2481,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江品峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CH-40","烘干面积:40m²;连续自动式:是 ","连续自动链板式茶叶烘干机，烘干面积为40平方米，8层，电机功率2.2kw.外形尺寸为长8380x宽2420x高2600mm.","T202133330111","2026-12-22","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2482,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江品峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-60","烘干面积:60m²;连续自动式:是 ","连续自动链板式茶叶烘干机，烘干面积为60平方米，电动机功率为2.2Kw。","T201933330089","2024-10-22","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2483,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械股份有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：5950×1620×1680mm；风机转速：2900r/min；加热方式：燃煤式；有效摊叶（干燥）面积：10㎡，匀叶轮工作宽度：850mm；烘板或网带层数：4层，每层烘板或网带有效烘干长度：3030/3030/3130/3130mm；生产率≥25kg/h；风机功率：5.5kW；整机重量：1354Kg","T202133330126","2026-12-22","5.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2484,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动链板式；\n传动型式：链轮传动；有效烘干面积：10M2；烘板层数：6层；烘板型式：搭叠式；曳引链型式：滚柱式；外形尺寸(长×宽×高)：5300×1900×2020(mm)；主电机功率：0.75KW；配套风机功率：2.2KW；配套风机型式：离心式；配套吸烟机功率：1.1KW；加热源形式：煤加热。整机质量：1700KG;","ZJ2018038","2022-12-31","0.75","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2485,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-20A","烘干面积:20.4m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；\n传动型式：链轮传动；有效摊叶（干燥）面积：20.4M2；网带宽度：1140(mm)；烘板层数：6层；每层烘板有效烘干长度：2660，3000，3000，3000，3000，3000(mm)；烘板型式：搭叠式；曳引链型式：滚柱式；外形尺寸(长×宽×高):6560×2010×2120(mm)；主电机功率：1.5KW；配套风机型式：离心式；配套风机功率：4KW；风机转速：1440r/min；配套吸烟机功率：1.1KW；加热源形式：煤加热。","T202133330017","2026-07-26","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2486,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-25","烘干面积:25m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动链板式；\n传动型式：链轮传动；有效烘干摊叶面积：25平方米；烘板层数：6层；烘板型式：搭叠式；曳引链型式：滚柱式；外形尺寸(长×宽×高)：7300×2050×2200(mm)；主电机功率：1.5KW；配套风机电机功率：4KW；配套风机型式：离心式；配套吸烟机电机功率：1.1KW；加热源形式：煤加热 ；整机质量：2700Kg。","ZJ2018039","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2487,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江武义增荣食品机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-30Z","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","结构型式：自动连续链条烘板式；外形尺寸(长×宽×高)：7000×2010×2600(mm)；风机转速：2920（r/min）；有效干燥面积：30m²；匀叶轮工作宽度：114cm；烘板层数：8层；每层烘板有效烘干长度：310/314/314/314/314/314/314/314；\n主电机功率：1.5KW； 风机电机功率：5.5KW；吸烟机电机功率：1.5KW；加热源形式：生物质燃烧颗粒；生产率≥180kg/h。","T201933330153","2025-03-30","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2488,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式，外形尺寸(长×宽×高mm):5250×1750×1630，风机转速：2900r/min，有效摊叶（干燥）面积(㎡):10，烘板或网页层数:4层，每层烘板或网页有效烘干长度（mm）：2730/2750/2750/2750,电机功率(kW):1.1，生产率（kg/h）≥40","T201933330137","2024-12-25","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2489,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-16","烘干面积:16m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式，外形尺寸(长×宽×高mm):5460×1740×1900，风机转速：2900r/min，加热方式:液化气加热，有效摊叶（干燥）面积(㎡):16，匀叶轮工作宽度（mm）:900，烘板或网带层数:6层，每层烘板或网带有效烘干长度（mm）：2950、2950、3050、3050、3050、3050,生产率（kg/h）≥80，电机功率(kW):1.1，","T202133330196","2026-12-22","1.1","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2490,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式，外形尺寸(长×宽×高mm):6860×1910×2150，风机转速：2900r/min，有效摊叶（干燥）面积(㎡):20，匀叶轮工作宽度（mm）:1200,烘板或网页层数:6层，每层烘板或网页有效烘干长度（mm）：2845,电机功率(kW):1.5，生产率（kg/h）≥100","T201933330138","2024-12-25","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2491,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-33","烘干面积:33m²;连续自动式:是 ","结构型式:自动连续链条烘板式，外形尺寸(长×宽×高mm):7865×2030×2520，风机转速：2900r/min，有效摊叶（干燥）面积(㎡):33，网带宽度（mm）：1160，烘板或网页层数:8层，每层烘板或网页有效烘干长度（mm）：3450、3450、3600、3600、3600、3600、3550、3550,电机功率(kW):2.2，生产率（kg/h）≥100","T202033330336","2026-03-04","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2492,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：22.1kW/30马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1560kg（安全架）、1690kg（驾驶室）","T202100021122","2026-12-30","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151、 FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS014","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2493,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：25.74（选装25.8）kW/35马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1630kg（安全架）、1730kg（驾驶室）","T202100021122","2026-12-30","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151、 FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS016","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2494,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：22.1kW/30马力；驱动形式：两轮驱动","T202100021124","2026-12-30","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","LT11GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2495,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：25.8kW/35马力；驱动形式：两轮驱动","T201900020204","2024-12-30","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0161","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2496,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS300-H","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3250×1510×2395（安全架顶部）；\n驱动方式：两驱\n功率（KW）:22.1（国三）;\n轴距（mm）:1787;\n最小使用质量（kg）:1438;\n轮距(前轮/后轮)mm：1100、1200、1300、1400/1170、1270、1370、1470;\n标准配重(前/后)kg:0/160;\n挡位数(前进/倒退):10/2;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:65.1;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24","T202100370974","2026-11-02","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","鲁T2012180","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2497,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS350-H","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3350×1500×2395（安全架顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:25.8（国三）;\n轴距（mm）:1905;\n最小使用质量（kg）:1512;\n轮距(前轮/后轮)mm：1120、1220、1320、1420/1170、1270、1370、1470;\n标准配重(前/后)kg:0/160;\n挡位数(前进/倒退):10/2;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:;58.6\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24","T202100370974","2026-11-02","25.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","鲁T2012182","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2498,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL400-1","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","配套动力（kW）: 29.5；型式: 两轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：46.4；最小使用质量: 1370kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2100安全框架顶部；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1100、1200、1300/1060～1300；最小离地间隙（mm）:  360后桥底部；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:半分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430216","2026-12-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240012","潍坊市产品质量检验所"]
[2499,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL450-1","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","配套动力（kW）: 33.1；型式: 两轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：41.7；最小使用质量: 1380kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2150安全框架顶部；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1100、1200、1300/1060～1300；最小离地间隙（mm）:  420后桥底部；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430216","2026-12-29","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240012","潍坊市产品质量检验所"]
[2500,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","400H","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.5（选装29.4）kW/40马力，驱动方式：两轮驱动","T202100021121","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0801","国家拖拉机质量检验检测中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","2009KSS036","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2501,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME450-5","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1720（安全架）、1820（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2502,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5）kW/40马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1905kg（安全架）、2080kg（驾驶室）","T202100021118","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0281、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS037","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2503,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1905kg（安全架）、2080kg（驾驶室）","T202100021118","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0281 、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS039","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2504,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC450-A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3230×1490×2360 mm；轴距1900mm；轮距（前轮/后轮）：1210、1310、1410、1510/1105、1200、1300、1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：可调/可调；最小使用质量：1550kg；最大配重（前/后）：30 kg /160 kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","T202100321577","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606118","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2505,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC450-T","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3550×1520×2200 mm；轴距1850mm；轮距（前轮/后轮）：1190、1290、1390、1490/1200-1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：可调/无极可调；最小使用质量：1445kg；最大配重（前/后）：45 kg /120 kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-24","T202100321578","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606114","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2506,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","8F+2R，机械有级换档，两轮驱动，前/后轮胎：5.00-15/11.2-24，常用前后轮距：1170/1200，整机最小使用质量1440kg（安全架）、1760 kg（驾驶室），默认安全架，选装驾驶室。","T202100371788","2026-12-30","29.42","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046、NW201910024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201202016-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2507,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400-E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","8F+8R，机械有级换档，两轮驱动，前/后轮胎：5.50-16/11.2-24，常用前后轮距：1000/1000，整机最小使用质量1475kg，安全架。","T202100511908","2026-12-30","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201610106","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2508,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF450-E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","8F+8R，机械有级换档，两轮驱动，前/后轮胎：5.50-16/11.2-24，常用前后轮距：1000/1000，整机最小使用质量1475kg，安全架。","T202100511908","2026-12-30","33.09","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201610106","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2509,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA400-E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3390×1460×2230（安全架顶）mm；轴距：1815mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1320kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个、机械平面组成式；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100221380","2026-12-30","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707033、NW202106034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2510,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS400-H","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3350×1500×2443（安全架顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:29.5（国三）;\n轴距（mm）:1905;\n最小使用质量（kg）:1595;\n轮距(前轮/后轮)mm：1160、1260、1360、1460/1200、1300、1400、1500;\n标准配重(前/后)kg:0/180;\n挡位数(前进/倒退):10/2;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:54.1;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28","T202100370974","2026-11-02","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","鲁T2012182","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2511,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT400-1","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3500×1580×2380（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：29.4，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R40V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE40、4DW91-40GG33、SD4BW3D1,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后):80/172,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321602","2026-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第026号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2512,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT400-2","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3450×1550×2250（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：29.4，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R40V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE40、4DW91-40GG33、SD4BW3D1,轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1420，配重（kg）(前/后)：54/135,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321552","2026-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第024号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2513,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT400D-2","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3000×1320×2150（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw):29.4，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R40V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE40、4DW91-40GG33、SD4BW3D1,轴距（mm）：1670，最小使用质量（kg）：1230，配重（kg）(前/后):32/34,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321574","2026-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第084号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2514,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT450-1","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3500×1580×2380（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw):33.1，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4J45V2，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE45A、4DW91-45GG33、SD4DW3D2,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后):80/172,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321602","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第026号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2515,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT450-2","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3450×1550×2250（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：33.1，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4J45V2，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE45A、4DW91-45GG33、SD4DW3D2,轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1420，配重（kg）(前/后)：54/135,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321552","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第024号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2516,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT450D-2","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3000×1320×2150（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw):33.1，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R45V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE45A、4DW91-45GG33、SD4DW3D2,轴距（mm）：1670，最小使用质量（kg）：1230，配重（kg）(前/后):32/34,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321574","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第084号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2517,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW（45马力）；驱动型式：两轮驱动","T202100321493","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2518,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：29.5kW；驱动方式：两轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3450×1250×2150；轴距（mm）:1780；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1155/1155；最小离地间隙（mm）：350；整机最小使用质量（kg）：1180；标准配重(前/后)（kg）：48/90 ；最小使用比质量（kg/kw）：40；整机挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置型号：鑫升604型；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24；悬挂装置类别：1类；动力输出轴转速（ r/min）：720 。","T202100321558","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503080-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2519,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL500-1","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","配套动力（kW）: 36.8；型式: 两轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：40.1；最小使用质量: 1475kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2150安全框架顶部；轴距（mm）: 1800；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1100、1200、1300/1060～1300；最小离地间隙（mm）:  420后桥底部；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430219","2026-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040108","潍坊市产品质量检验所"]
[2520,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME500-5","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1720（安全架）、1820（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","\tFH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2521,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1810kg","T202100231450","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2522,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME550-1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动方式：；两轮驱动；最小使用质量：1890kg","T202100231450","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2523,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME550-6","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1800（安全架）、1890（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2524,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2052kg（安全架），2110kg（驾驶室）","T202100021118","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS041","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2525,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2289kg（安全架），2450kg（驾驶室）","T202100021127","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS042","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2526,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距或履带接地长：1900；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1100/1100；最小离地间隙及部位：385（前桥油缸底部）；最小使用质量：1390；标准配重(前/后)：80/168；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：5；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：504.46.001、洛阳市易得汽车配件有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：Φ120×500；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：2个、机械平面组成式；主变速箱换档方式：在第2箱体中、机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28；履带材质：/；履带板宽度：/。","T202141410226","2026-12-27","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX059T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2527,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3230×1490×2360 mm；轴距1920mm；轮距（前轮/后轮）： 1200、1300、1400、1500/1105、1200、1300、1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：1550kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","T202100321577","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606118","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2528,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3300×1520×2100 mm；轴距1850mm；轮距（前轮/后轮）： 950/1100-1205；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量：1420kg；最大配重（前/后）：45kg/56kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：5.00-12/13.6-16","T202100321582","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606120","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2529,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC500-T","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2200 mm；轴距1850mm；轮距（前轮/后轮）： 1190、1290、1390、1490/1200-1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：可调/无级可调；最小使用质量：1520kg；最大配重（前/后）：45kg/120kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-24","T202100321578","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606114","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2530,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3580×1365×2155；轴距：1810；常用轮距(前轮/后轮)：1000/1000；最小离地间隙及部位：340（牵引架底部）；最小使用质量：1455；标准配重(前/后)：40/72；挡位数（前进/倒退）：8/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2×（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：SF350-46001；翻倾防护装置型式：安全框架；翻倾防护装置生产厂：山东时风（集团）有限责任公司；空气滤清器型号：SF404E-11011；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ122×508；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24。","T202100511908","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201610106","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2531,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL500-C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3400×1420×2300（安全架顶）；轴距：1765mm；最小使用质量：1430kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：720r/min。","T202000430291","2025-07-05","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX072","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2532,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：55马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3865×1905×2570(空滤器顶)mm；轴距：1975mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2480kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个、机械空间组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100221378","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","鲁TK2012001","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2533,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3450×1525×2210（安全架）mm；轴距：1880mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1067.9mm；最小使用质量：1500kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个、机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100221375","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707034、NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2534,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","上海向明农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH500S","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动，排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：3350mm×1850mm×2345mm、（防翻架） 3350mm×1850mm×2345mm（驾驶室）；轴距或履带接地长：1908mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1333/1350；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2060（安全架）、2260（驾驶室）；最小使用比质量：55.68（安全架）、61.08（驾驶室）；标准配重(前/后)：160/360；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：37kW、发动机标定转速：2000r/min，常结合、联动操纵；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室、安全架；前照灯型号：ZH-12-003；转向系型式：分置式全液压转向；行车制动系型式：机械蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、单作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组合式；主变速箱换档方式：滑移齿轮换挡；副变速箱换档方式：滑移齿轮换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-16/12.4-28","部20190273","2023-12-31","37","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","W201608098、WJ2018IFH034","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南)、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2535,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT500-1","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3500×1580×2380（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4TE50K、4DW91-50GAG3U、YD4R50V1、4N28T31/504,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1600，配重（kg）(前/后)：80/172,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321602","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第026号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2536,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT500-3","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3500×1560×2340（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1590，配重（kg）(前/后)：95/172,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321561","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503067-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2537,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","500-D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400×2100mm（安全架顶部）；轴距：1730mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1550kg。","T202100321534","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021IFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX061","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2538,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","T202100321623","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2539,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：两轮驱动","T202100321493","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WJ2017CKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2540,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1810kg","T202100231450","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2541,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1890kg","T202100231450","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2542,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600-6","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1800（安全架）、1890（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2543,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2295kg（安全架），2450kg（驾驶室）","T202100021127","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS043","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2544,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG600-G","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1500kg","T202100231447","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608214","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017CKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2545,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","600-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：两驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600X1600X2450（安全架顶部）mm、3600×1800×2450（驾驶室顶部）mm；轴距:1870MM；轮距（前轮/后轮）：1230、1330/1200~1430mm；最小离地间隙及部位：400mm（后桥底部）；最小使用质量:1805KG（安全框架）、1860kg（简易驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：40.93（安全框架）、42.18（简易驾驶室）；标准配重(前/后)：64/92KG；档位数(前进/倒退):8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2X（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1204A.46B.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1004A.45N.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28；选装轮胎型号：6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20；","T202100431870","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102007/NW202101035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502031-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2546,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M600-2E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202100431888","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010901","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2547,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：44.2kW；驱动方式：两轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3580×1550×2300；轴距（mm）:1800；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1200/1200；最小离地间隙（mm）：400；整机最小使用质量（kg）：1560；标准配重(前/后)（kg）：60/60 ；最小使用比质量（kg/kw）：35.3；整机挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置型号：鑫升604型；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴转速（ r/min）：540/720 。","T202132320441","2026-12-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2548,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME700-6","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1850（安全架）、1950（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","\tFH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2549,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME700-7","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1850（安全架）、1950（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2550,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW/70马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：2725kg（安全架）、2825kg（驾驶室）","T202100021126","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH13GW0111、201520","国家拖拉机质量监督检验中心","W2012-23","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2551,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SN700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1550kg","08020P10055R0M","2025-12-19","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1131","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0591","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2552,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","70马力轮式拖拉机；发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：两轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:2150；最小使用比质量（kg/kW）:41.75.","T202141410237","2026-12-27","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0071","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2553,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","700-B","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：两驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600X1600X2450（安全架顶部）mm、3600×1800×2450（驾驶室顶部）mm；轴距:1870MM；轮距（前轮/后轮）：1250、1350/1200~1430mm；最小离地间隙及部位：400mm（后桥底部）；最小使用质量：1996KG（安全框架）、2005kg（简易驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：38.76（安全框架）、38.93（简易驾驶室）；标准配重(前/后)：64/92KG；档位数(前进/倒退):8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2X（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1204A.46B.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1004A.45N.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28；选装轮胎型号：6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20;","T202100431870","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102007/NW202101035","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502031-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2554,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3850×2010×2600（消音器顶部）；\n驱动方式：;两驱\n功率（KW）:51.5（国三）;\n轴距（mm）:;2040\n最小使用质量（kg）:2380;\n轮距(前轮/后轮)mm：1320、1420、1520、1620、1720/1220、1320、1420、1520、1620;\n标准配重(前/后)kg:145/270;\n挡位数(前进/倒退):8/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:46.2;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/13.6-28","T202100370978","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608033","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610059","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2555,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC700-A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3850×1670×2600（消音器顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:51.5（国三）;\n轴距（mm）:2040;\n最小使用质量（kg）:2220;\n轮距(前轮/后轮)mm：1320、1420、1520、1620、1720/1220、1320、1420、1520、1620;\n标准配重(前/后)kg:145/270;\n挡位数(前进/倒退):8/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:43.1;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/13.6-28","T202100370978","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608030","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610059","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2556,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M700-B","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kW","T202100371794","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401163-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2557,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M700-BA","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kW","T202100371794","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401163-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2558,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两驱；发动机功率：51.5kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3630×1420×2270（安全架顶）；轴距（mm）：1820；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1100/1100；最小离地间隙及部位：360（前配重底部）；最小使用质量（kg）:1660；标准配重(前/后)（kg）：48/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：SE704.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；最小使用比质量（kg/kW）：32.2。","T202242420021","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3098","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0059K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2559,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE700G","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两驱；发动机功率：51.5kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3010×1410×2120（安全架顶）；轴距（mm）：1500；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：960/1050；最小离地间隙及部位：285（变速箱底部）；最小使用质量（kg）:1510；标准配重(前/后)（kg）：20/40；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：SE704.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；最小使用比质量（kg/kW）：29.3。","T202242420022","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3098","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0060K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2560,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两驱；发动机功率：59kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3630×1420×2270（安全架顶）；轴距（mm）：1820；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1100/1100；最小离地间隙及部位：360（前配重底部）；最小使用质量（kg）:1670；标准配重(前/后)（kg）：48/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：SE704.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；最小使用比质量（kg/kW）：28.3。","T202242420021","2027-03-23","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3098","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0059K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2561,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE800G","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两驱；发动机功率：59kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3010×1410×2120（安全架顶）；轴距（mm）：1500；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：960/1050；最小离地间隙及部位：285（变速箱底部）；最小使用质量（kg）:1520；标准配重(前/后)（kg）：20/40；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：SE704.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；最小使用比质量（kg/kW）：25.8","T202242420022","2027-03-23","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3098","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0060K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2562,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M950-KR","功率:95.2马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：70.0kW；驱动方式：两轮驱动轮式拖拉机","T202100321522","2026-12-30","70","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 487\t\t","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）\t\t","(2012)委字01类第064号\t\t","江苏省农业机械试验鉴定站\t\t"]
[2563,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M900-Y","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW","T202100371794","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003005-X01 NW202102010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2017)委检字整机类第106号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2564,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两驱；发动机功率：66.2kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3630×1420×2270（安全架顶）；轴距（mm）：1820；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1100/1100；最小离地间隙及部位：360（前配重底部）；最小使用质量（kg）:1680；标准配重(前/后)（kg）：48/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：SE704.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；最小使用比质量（kg/kW）：25.4。","T202242420021","2027-03-23","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3098","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0059K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2565,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE900G","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两驱；发动机功率：66.2kW；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3010×1410×2120（安全架顶）；轴距（mm）：1500；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：960/1050；最小离地间隙及部位：285（变速箱底部）；最小使用质量（kg）:1530；标准配重(前/后)（kg）：20/40；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（安全框架)型号、型式及生产商：SE704.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；最小使用比质量（kg/kW）：23.1。","T202242420022","2027-03-23","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3098","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0060K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2566,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：两轮驱动","T202100021131","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH20GW0551/FH19GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心","LT09GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2567,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：88.2kW/120马力；驱动方式：两轮驱动","T202100021134","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311/FH21GW0911","国家拖拉机质量监督检验中心"," LT11GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2568,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：两轮驱动","T202100021134","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311/FH21GW0911","国家拖拉机质量监督检验中心"," LT11GK0131","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2569,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：110.3kW/150马力；驱动方式：两轮驱动","部20180301","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0861/FH20GW0311/FH21GW0911/FH18GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0191","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2570,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：117.7kW/160马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：4600kg(安全架）/ 4650kg(驾驶室）","T202200510117","2027-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1402/FH21GW1391","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2571,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：81kW/110马力；驱动方式：两轮驱动","T201900020257","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH20GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","LT10GK0021","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2572,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：88.2kW/120马力；驱动方式：两轮驱动；","T202100321556","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH21GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2573,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率:95.6kW/130马力；驱动方式:两轮驱动","T202100321556","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH21GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2574,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","型式：两轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸（长×宽×高）：4903mmx2270mmx2900mm、轴距：2620mm、轮距：1500mm/1700mm、最小使用质量：4250；最小使用比质量：52.47；最小离地间隙：465mm、动力输出轴功率：≥71.24kW、发动机标定功率：81kW、发动机标定转速：2200r/min、档位数（前进/倒退/爬行）16/8/12、框架上最大提升力：≥20kN.轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；标准配重(前/后)：308/344；主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：81kw、发动机标定转速：2200r/min，直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：独立式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20/16.9-34","T202100321526","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608100","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT026-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2575,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1100-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：110马力（81kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：48.64（带安全架）/50.86（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A130-T302；制造商: 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：81；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3940（带安全架）/4120（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2441.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）； 6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320010","2027-01-25","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021078、SAM2021077","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01225","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2576,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：120马力（88.2kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.67（带安全架）/46.71（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A140-T304；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：88.2；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3940（带安全架）/4120（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2441.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）； 6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320010","2027-01-25","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021078、SAM2021077","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01225","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2577,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：41.21（带安全架）/43.10（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A150-T305；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：95.6；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3940（带安全架）/4120（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2441.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）； 6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320010","2027-01-25","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021078、SAM2021077","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01225","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2578,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1300-2","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.14（带安全架）/46.03（带驾驶室）；配套发动机型号：YCA07155-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：95.6；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5282×2130×2760（至安全架顶）/5282×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4220（带安全架）/4400（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2872；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）； 6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320010","2027-01-25","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021078、SAM2021077","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01225","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2579,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1400-1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.25（带安全架）/40.00（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A160-T303；制造商： 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3940（带安全架）/4120（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2441.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）； 6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320010","2027-01-25","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021078、SAM2021077","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01225","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2580,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1400-2","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.97（带安全架）/42.72（带驾驶室）；配套发动机型号：YCA07165-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5282×2130×2760（至安全架顶）/5282×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4220（带安全架）/4400（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2872；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）； 6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320010","2027-01-25","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021078、SAM2021077","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01225","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2581,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF1400-Y","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","140马力轮式拖拉机；发动机标定功率：103kW；驱动方式：两轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）安全架：4485；最小使用质量（kg）驾驶室：4660；安全架最小使用比质量（kg/kW）:43.54；驾驶室最小使用比质量（kg/kW）:45.24；","T202265650032","2027-01-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","NW202007079（安全架）/NW202007078（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2582,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","120马力轮式拖拉机，驱动型式为两轮驱动，发动机功率88.2kW，排放阶段：国三，最小使用质量3840kg(架）/4000kg(室）。","T202141410151","2026-10-28","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX053T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2583,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1300B","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","130马力轮式拖拉机，驱动型式为两轮驱动，发动机功率95.6kW，排放阶段：国三，最小使用质量3840kg（架）/4000（室）。","T202141410151","2026-10-28","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX053T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2584,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","100马力轮式拖拉机；发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3030,最小使用比质量（kg/kW):41.22","T202000411268","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS001","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2585,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","120马力轮式拖拉机；发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：两轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3570；最小使用比质量（kg/kW）:40.48；","T202141410230","2026-12-27","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0641","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2586,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","130马力轮式拖拉机；发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：两轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3570；最小使用比质量（kg/kW):37.34；","T202141410232","2026-12-27","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0641","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2587,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式： 两轮驱动  功率：103kw","T202242420019","2027-03-23","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202107001 \t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0053K\t  ","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2588,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1400-A","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动   功率：103kw","T202242420020","2027-03-23","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202107001 \t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0053K\t   ","湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[2589,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动  功率：110.3kw","T202242420019","2027-03-23","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  NW202107001 \t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0053K\t  ","湖北三智农业机械检测有限公司  "]
[2590,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1500-A","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动 功率：110.3kw","T202242420020","2027-03-23","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  NW202107001 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0053K\t   ","湖北三智农业机械检测有限公司 "]
[2591,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型号、名称:YJ-1400、轮式拖拉机；整机型式:轮式；整机机架型式:无架；整机驱动型式:两驱；整机用途:一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4560×2220×3050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1500/1730；轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1450、1500、1600、1700/1520～2090；最小使用质量kg:4100；标准配重(前/后)kg:220/160；最小使用比质量kg/kW:39.81；挡位数（前进/倒退）:16/8；主变速挡位数:4；副变速挡位数:（2+1）×2；最高设计理论速度km/h:32.04；发动机与主离合器联接方式:直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:YJ1604.451；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室；发动机型号:YCD4J33T6-140B；发动机结构型式:直列、四冲程；发动机生产厂:广西玉柴动力机械有限公司；发动机进气方式:增压中冷；发动机标定功率 kW:103；发动机额定净功率kW:103；发动机标定转速r/min:2200；传动系箱体数量、变速箱（器）型式:2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式:在第 1 箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34；轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2；悬挂装置类别:2类；工作装置液压油泵型号:425；动力输出轴标准转速r/min:760/850；选装轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34、16.9-30、14.9-30；选装发动机型号:LR4M3LR22/1030；选装发动机结构型式:直列、四冲程；选装发动机生产厂:一拖（洛阳）柴油机有限公司；选装发动机进气方式:增压中冷；选装发动机标定功率kW:103；选装发动机额定净功率kW:103。","T202132320445","2026-12-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2592,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：4730×2100×2970（空滤器顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:95.6（国三）;\n轴距（mm）:2530;\n最小使用质量（kg）:4000;\n轮距(前轮/后轮)mm：1540、1640、1740/1605、1705、1805、1965;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:41.8;\n主变速箱换档方式:;机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34","T202100370981","2026-11-02","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608034","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NO201601217","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2593,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1300-A","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：4730×2100×2915（空滤器顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:95.6（国三）;\n轴距（mm）:2530;\n最小使用质量（kg）:3850;\n轮距(前轮/后轮)mm：1540、1640、1740/1605、1705、1805、1965;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:40.3;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34","T202100370981","2026-11-02","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608032","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NO201601217","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2594,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：4765×2100×2970（空滤器顶部）；\n驱动方式：两驱;\n功率（KW）:102.9或选装103（国三）;\n轴距（mm）:2565;\n最小使用质量（kg）:4000;\n轮距(前轮/后轮)mm：1540、1640、1740/1605、1705、1805、1965;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:38.9;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-20/18.4-34","T202100370981","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608034","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NO201601217","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2595,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1100-1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：：4550×2300×2940（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：81.0，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M5U22/0810E，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：3800，配重（kg）(前/后)：200/500,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100371007","2026-11-02","81.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH13GW0051/1","国家拖拉机质量监督检验中心","W201201021-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2596,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4900×2150×2960（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：95.6，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6A3ZU22/0956E,选装发动机商标或品牌：潍柴、玉柴，发动机型号：WP6G130E311、YC6J155-T302,轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4040，配重（kg）(前/后)：350/510,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100371007","2026-11-02","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第1029号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2597,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1300-2","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4900×2150×3000（驾驶室顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：95.6，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6A3ZU22/0956E,选装发动机商标或品牌：潍柴、玉柴，发动机型号：WP6G130E311、YC6J155-T302,轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4160，配重（kg）(前/后)：350/510,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100371007","2026-11-02","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第1029号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2598,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1400-3","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5000×2350×3115（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw):103，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M3LR22/1030,轴距（mm）：2650，最小使用质量（kg）：4650，配重（kg）(前/后)：390/450,档位数（前进/倒退）16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架","T202100511906","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第1035号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2599,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1000-5X","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5KW","T202100371815","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2600,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1100-5X","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","T202100371807","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2601,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-5X","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202100371815","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2602,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-5XS","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2kW","T202100371815","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2603,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-X","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202100321588","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202102001 NW201705074","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第078号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2604,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-5X","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6kW","T202100371815","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2605,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-5XF","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T202100371815","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2606,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1400-5X1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202100371825","2026-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202108008 NW202108009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2607,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1500-5X1","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：110.3","T202100371825","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202108008 NW202108009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2608,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1600-5X1","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：117.6KW","T202100371825","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202108008 NW202108009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2609,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：120马力；驱动方式：两轮驱动","T202100321628","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705046/NW201705050（因技术扩展新报告编号为：NW201802011/NW201908060)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2610,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：140马力；驱动方式：两轮驱动","T202100321628","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705046/NW201705050（因技术扩展新报告编号为：NW201802011/NW201908060)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2611,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：140马力；驱动方式：两轮驱动","T202100321630","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704109(因技术扩展，新报告编号为NW201908062)NW201704108(因技术扩展，新报告编号为NW201908065)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2612,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：22.1kW/30马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1720kg（安全架）、1820kg（驾驶室）","T202100021123","2026-12-30","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS015","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2613,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：25.74（选装25.8）kW/35马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1760kg（安全架）、1890kg（驾驶室）","T202100021123","2026-12-30","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS017","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2614,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：22.1kW/30马力；驱动形式：四轮驱动","T202100021120","2026-12-30","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","LT11GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2615,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：25.8kW/35马力；驱动形式：四轮驱动;最小使用质量:1540kg","T201900020207","2024-12-30","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2616,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS304-H","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3235×1450×2395（安全架顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:22.1（国三）;\n轴距（mm）:1840;\n最小使用质量（kg）:1620;\n轮距(前轮/后轮)mm：1175/1170、1270、1370、1470;\n标准配重(前/后)kg:0/80;\n挡位数(前进/倒退):10/2;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:73.3;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24","T202100370975","2026-11-02","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","鲁T2012180","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2617,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS354-H","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3340×1450×2395（安全架顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:25.8（国三）;\n轴距（mm）:1920;\n最小使用质量（kg）:1700;\n轮距(前轮/后轮)mm：1175/1200、1300、1400、1500;\n标准配重(前/后)kg:0/80;\n挡位数(前进/倒退):10/2;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:65.9;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/11.2-24","T202100370975","2026-11-02","25.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","鲁T2012182","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2618,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）:29.5；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：51.5；最小使用质量: 1520kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2150 安全框架顶部；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1300/1060～1300；最小离地间隙（mm）:  320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:半分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430218","2026-12-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2019（2040107）","潍坊市产品质量检验所"]
[2619,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）:33.1；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：46.1；最小使用质量: 1525kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2150 安全框架顶部；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1300/1060～1300；最小离地间隙（mm）:  320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430218","2026-12-29","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2019（2040107）","潍坊市产品质量检验所"]
[2620,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME454-5","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1875（安全架）、1980（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2621,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5）kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2090kg（安全架），2280kg（驾驶室）","T202100021119","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0281、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS038","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2622,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2150kg（安全架）、2280kg（驾驶室）","T202100021119","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0281、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS040","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2623,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3510×1440×2500（至安全架顶）；轴距mm：1741；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1150，后轮1000-1400，选装1200-1400；最小使用质量kg：1600；标准配重（前/后）kg：120/180；最小使用比质量kg/kw：54.2；档位数(前进/倒退)：9/3，选装9/9；主变速档位数：3；副变速档位数：3+1，选装3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮6.00-16、6.50-16，后轮9.5-24、11.2-24、9.5-24PR；轮胎数量（前/后）：2/2；配套动力型号：CF4B40T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：29.5kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段。","T202132320453","2026-12-29","29.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1431/FH21GW1441","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201701141","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2624,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3510×1440×2500（至安全架顶）；轴距mm：1741；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1150，后轮1000-1400，选装1200-1400；最小使用质量kg：1600；标准配重（前/后）kg：120/180；最小使用比质量kg/kw：48.3；档位数(前进/倒退)：9/3，选装9/9；主变速档位数：3；副变速档位数：3+1，选装3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮6.00-16、6.50-16，后轮9.5-24、11.2-24、9.5-24PR；轮胎数量（前/后）：2/2；配套动力型号：CF4B45T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：33.1kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段；选配：CF4B45T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：33.1kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段。","T202132320453","2026-12-29","33.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1431/FH21GW1441","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201701141","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2625,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳金野农业机械有限公司","轮式拖拉机","JE404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；标定功率（kw）：30；最小使用质量（kg）：1600安全架；最小使用比质量（kg/kw）：53.33安全架；","T202242420015","2027-03-23","30","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3090","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0051K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2626,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距或履带接地长：1850；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1100；最小离地间隙及部位：320(前驱动桥底部)；最小使用质量：1500；标准配重(前/后)：80/168；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：5；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：504.46.001、洛阳市易得汽车配件有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：Φ120×500；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：2个、机械平面组成式；主变速箱换档方式：在第2箱体中、机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；履带材质：/；履带板宽度：/。","T202141410225","2026-12-27","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX058T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2627,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外廓尺寸：3230×1490×2360 mm；轴距1940mm；轮距(前轮/后轮):1250/1105、1200、1300、1400; 轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量1725kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","T202100321579","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606119","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2628,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC454-T","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2200 mm；轴距1880mm；轮距（前轮/后轮）：1210/1200-1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无极可调；最小使用质量：1625kg；最大配重（前/后）：45 kg /120 kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-24","T202100321580","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606115","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2629,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","8F+2R，机械有级换档，四轮驱动，前/后轮胎：7.5-16/11.2-24，常用前后轮距：1240/1200，整机最小使用质量1570kg（安全架）、1890kg（驾驶室），默认安全架，选装驾驶室。","T202100371792","2026-12-30","29.42","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046、NW201910024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201202015- Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2630,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404-E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","8F+8R，机械有级换档，四轮驱动，前/后轮胎：6.5-16/11.2-24，常用前后轮距：960/1000，整机最小使用质量1575kg，安全架。","T202100511907","2026-12-30","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT16GK0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2631,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF454-E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","8F+8R，机械有级换档，四轮驱动，前/后轮胎：6.5-16/11.2-24，常用前后轮距：960/1000，整机最小使用质量1575kg，安全架。","T202100511907","2026-12-30","33.09","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT16GK0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2632,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA404-E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3390×1380×2230（安全架顶）mm；轴距：1815mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1450kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个、机械平面组成式；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100221379","2026-12-30","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707033、NW202106034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2633,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS404-H","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3360×1500×2443（安全架顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:29.5（国三）;\n轴距（mm）:1970;\n最小使用质量（kg）:1710;\n轮距(前轮/后轮)mm：1230/1200、1300、1400、1500;\n标准配重(前/后)kg:0/90;\n挡位数(前进/倒退):10/2;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:58.0;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28","T202100370975","2026-11-02","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH12GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","鲁T2012182","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2634,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380（安全架顶部），驱动方式：四驱，最小使用质量（kg）：1720，标定功率（kw）：29.4，轴距（mm）：1830，轮距(mm)(前/后)：960、1000、1100、1200、1300/960-1300，标准配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退）：8/8，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R40V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE40、4DW91-40GG33、SD4BW3D1,变速箱（器）型式：机械平面组成式，机械有级档，机架型式：无架，","T202100321601","2026-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第027号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2635,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3500×1550×2250（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：29.4，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R40V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE40、4DW91-40GG33、SD4BW3D1,轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后)：54/135,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321551","2026-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第025号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2636,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT404D-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3100×1320×2150（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：29.4，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R40V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE40、4DW91-40GG33、SD4BW3D1,轴距（mm）：1760，最小使用质量（kg）：1330，配重（kg）(前/后)：32/34,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321573","2026-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503037-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2637,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380（安全架顶部），驱动方式：四驱，最小使用质量（kg）：1720，标定功率（kw）：33.1，轴距（mm）：1830，轮距(mm)(前/后)：960、1000、1100、1200、1300/960-1300，标准配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退）：8/8，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4J45V2，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE45A、4DW91-45GG33、SD4DW3D2,变速箱（器）型式：机械平面组成式，机械有级档，机架型式：无架，","T202100321601","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第027号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2638,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3500×1550×2250（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw):33.1，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4J45V2，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE45A、4DW91-45GG33、SD4DW3D2,轴距（mm）：1780，最小使用质量（kg）：1520，配重（kg）(前/后):54/135,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321551","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第025号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2639,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT454D-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3100×1320×2150（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw):33.1，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4R45V1，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、四达，发动机型号：4TE45A、4DW91-45GG33、SD4DW3D2,轴距（mm）：1760，最小使用质量（kg）：1330，配重（kg）(前/后):32/34,机械平面组成式，机架型式：无架","T202100321573","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第085号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2640,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY454-G","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3150×1270×2116（安全架顶部）；轴距（mm）：1750；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1000/1000；最小离地间隙及部位：180（牵引架底部）；最小使用质量（kg）:1430；标准配重(前/后)（kg）：36/52；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：TE604G.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT400、湿式；排气管消声腔外形尺寸（mm）：∅120×350；转向系型式：前轮转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/9.50-16，最小使用比质量（kg/kW）：43.2。","T202100321568","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606028","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX113","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2641,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW（45马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100321492","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2642,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）: 36.8；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：42.4；最小使用质量: 1560kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2150 安全框架顶部；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1300/1060～1300；最小离地间隙（mm）:  320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430218","2026-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH05G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2040107","潍坊市产品质量检验所"]
[2643,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL504-3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）: 36.8；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：44.84；最小使用质量:1650kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3670×1530×2350 安全框架顶部；轴距（mm）: 1880；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1440/1155～1300；最小离地间隙（mm）:  310前桥底部；标准配重（kg）: 42/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430217","2026-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3099","湖北三智农业机械检测有限公司","(2019)2040105","潍坊市产品质量检验所"]
[2644,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）: 36.8；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：42.4；最小使用质量: 1560kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1500×2100安全框架顶部；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1100、1200、1300/1155～1300；最小离地间隙（mm）:  320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430215","2026-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3103","湖北三智农业机械检测有限公司","(2019)2040107","潍坊市产品质量检验所"]
[2645,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504-5","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1875（安全架）、1980（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2646,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1975kg","T202100231451","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610042","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2647,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2075kg","T202100231451","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610042","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2648,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554-6","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1950（安全架）、2075（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2649,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2337kg（安全架），2380kg（驾驶室）","T202100021119","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241/FH19GW0251 ","国家拖拉机质量监督检验中心","LT08GK0081","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2650,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2499kg（安全架）、2650kg（驾驶室）","T202100021128","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT08GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2651,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1650kg","T202100231446","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608215","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2652,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK504G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1520kg","T202100231449","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608214","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2653,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：3520mm×1620mm×2460mm；轴距或履带接地长：1970mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1345/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级式；最小使用质量：1935；最小使用比质量：52.58；标准配重(前/后)：80/140；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1/2；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：36.8kW、发动机标定转速：2400r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全架；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：全液压转向器；行车制动系型式：盘式；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱田型；离合器型式：干式、单作用、单片；传动系动力输出轴离合器型式：非独立式；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；主变速箱换档方式：直齿、手动机械换挡；副变速箱换档方式：啮合套、手动机械换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/12.4-28","T202100321529","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608103","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT023-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2654,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：3920mm×1650mm×2400mm；轴距或履带接地长：2060mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；最小使用质量：2500(驾驶室)、2350（安全架）；最小使用比质量：61.73（驾驶室）、58.02（安全架）；标准配重(前/后)：144/180；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/（1+1）；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：40.5kW、发动机标定转速：2300r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱田型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：非独立式；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）梭式换向；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","T202100321549","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","WJ2018JFH012、W201608102","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT 024-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2655,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD504-K","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力：50马力（36.8kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)：52.99（带安全架）/ 58.15（带驾驶室）；配套发动机型号：4B5-50V32；制造商： 安徽全柴动力股份有限公司 ；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段。选配发动机型号一：4G33T-50G31E；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段；选配发动机型号二：4L68；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段；选配发动机型号三： 4D32T31/504；制造商：浙江新柴股份有限公司；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3650×1572×2305（至安全架顶）/ 3650×1572×2310（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1250/1260；最小使用质量(kg)：1950（带安全架）/ 2140（带驾驶室）；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：8/8；发动机与离合器联接方式：直联；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16（水田）/12.4-26（水田）； 8.3-20（水田）/12.4-28（水田）； 7.50-16/11.2-28。","T202132320449","2026-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020003、FH20GW0211","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","201601039-1","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2656,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD504-Z","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力：50马力（36.8kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)：47.41；配套发动机型号：4G33T；制造商： 常柴股份有限公司 ；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段。选配发动机型号：4L68；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3670×1310×2375（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1870；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1000/1000；最小使用质量(kg)：1745；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：8/8；发动机与离合器联接方式：直联；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/9.5-24； 7.50-16/9.5-28； 6.50-16（水田）/11.2-24（水田）。","T202132320450","2026-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020004","南京赛姆认证科技发展有限公司","201601039-1","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2657,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WE504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：50马力（36.8kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：50.95（带安全架）/53.67（带驾驶室）；配套发动机型号：4B5-50V32；制造商： 安徽全柴动力股份有限公司 ；标定功率(kW)：36.8 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3650×1680×2400（至安全架顶）/ 3650×1680×2460（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：1875（带安全架）/1975（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：8/8；轮胎型号：8.3-20/13.6-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28； 7.50-16/11.2-28；  8.3-20（水田）/12.4-28（水田）； 7.50-16（水田）/12.4-26（水田）。","T202232320011","2027-01-25","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020066G、 SAM2021074G","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01052","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2658,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YBX504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：36.8千瓦(50马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：1485，最小使用比质量kg/kW：40.35；前进/倒退：8/2,主变速档位:：4+1，副变速档位：2；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm：3290×1250×2170 ；整机轴距或履带接地长 mm ：1840 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1050/1050 ；整机最小离地间隙 mm：330 ；整机标准配重(前/后) kg： 48/140。","T201932320096","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1551","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01173","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2659,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YBX504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：36.8千瓦（50马力）；国三排放；园艺用途四轮驱动拖拉机；整机最小使用质量 kg：1460；最小使用比质量kg/kW：39.67；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3185×1250×2120；前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,液压转向；动力输出轴后置非独立式,整机轴距或履带接地长 mm： 1840；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 前轮：950～1150/后轮：970～1100；整机最小离地间隙 mm ：230；整机标准配重(前/后) kg ：0/100。","T201932320097","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1551","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01174","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2660,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YCX504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：36.8千瓦(50马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：1400；最小使用比质量kg/kW：38.04；前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用；动力输出轴后置非独立式；外廓尺寸(长×宽×高)mm：2880×1250×2120；整机轴距或履带接地长 mm：1536；整机轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 前轮：950～1150/后轮：850～1050；整机最小离地间隙 mm： 200；整机标准配重(前/后) kg： 0/100。","T201932320095","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1551","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2019WJ01175","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2661,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2670(安全架顶部）；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1810（kg）；最小使用比质量kg/kw：49.18；排放阶段：第三阶段","T202141410206","2026-12-27","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX043T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2662,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率：36.8（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3800×1540×2350（至安全架顶）；轴距：1870（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:315（至前桥底部）；最小使用质量：1720（㎏）；最小使用比质量：46.7（kg/kW）","T202100321643","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1661","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0091","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2663,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳金野农业机械有限公司","轮式拖拉机","JE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；标定功率（kw）：36.8；最小使用质量（kg）：1600安全架、1705驾驶室；最小使用比质量（kg/kw）：43.48安全架、46.33驾驶室；","T202242420015","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3090(安全架)SJ21FH3091(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0051K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2664,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","R504Y","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；最小使用质量：1490kg","T202100411841","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX049T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2665,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3480×1450×2350（至安全架顶）；轴距或履带接地长：1850；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1100；最小离地间隙及部位：320(前驱动桥底部)；最小使用质量：1500；标准配重(前/后)：80/168；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：5；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：504.46.001、洛阳市易得汽车配件有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：Φ120×500；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：2个、机械平面组成式；主变速箱换档方式：在第2箱体中、机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；履带材质：/；履带板宽度：/。","T202141410225","2026-12-27","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX058T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2666,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外廓尺寸：3230×1490×2360 mm；轴距1940mm；轮距（前轮/后轮）： 1230/1105、1200、1300、1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/有级可调；最小使用质量：1720kg；最大配重（前/后）：30kg/160kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","T202100321579","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606119","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2667,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外廓尺寸：3300×1520×2100 mm；轴距1850mm；轮距（前轮/后轮）： 1050/1100-1205；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量：1505kg；最大配重（前/后）：45kg/56kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：7.00-12/13.6-16","T202100321581","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606121","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2668,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC504-T","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2200 mm；轴距1880mm；轮距（前轮/后轮）： 1200/1200-1400；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量：1650kg；最大配重（前/后）：45kg/120kg；档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-24","T202100321580","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606061","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606115","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2669,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kW(50马力）  ，驱动形式：四轮驱动，最小使用质量：1550kg，最小使用比质量：42.12kg/kW，","T202242420002","2027-02-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2670,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kW(50马力）  ，驱动形式：四轮驱动，最小使用质量：1500kg，最小使用比质量：40.76kg/kW。","T202242420003","2027-02-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX057","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2671,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高): 3565×1595×2395（安全架）mm,3600×1800×2450（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式:四驱；功率:50马力；轴距:1860MM；最小离地间隙及部位：300 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1200、1285/1200～1430mm；最小使用质量:1790 kg，1890kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：48.6，51.4（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010，安全框架，型号KT1004A.45N.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28， 选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20","T202000370238","2025-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909060-X01/NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502028-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2672,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","8F+8R，机械有级换档，四轮驱动，前/后轮胎：6.5-16/11.2-24，常用前后轮距：960/1000，整机最小使用质量1555kg，安全架。","T202100511907","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT16GK0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2673,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF554-B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3780×1666×2265（安全架）；3780×1666×2475（驾驶室）;轴距：2040；常用轮距(前轮/后轮)：1340/1300；最小离地间隙及部位：365（前桥底部）；最小使用质量：2035（安全架）；2300（驾驶室）；标准配重(前/后)：52/160；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：5；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：安全框架:SF804B-46001；驾驶室:SF554B-45001;翻倾防护装置型式：安全框架或驾驶室; 翻倾防护装置生产厂：山东时风（集团）有限责任公司；空气滤清器型号：SF500A-11011C；空气滤清器型式：油浴式；排气管消声腔外形尺寸：φ122×508；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/13.6-28。","T202100371791","2026-12-30","41","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046、NW201910024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201202017-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2674,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：2900×1430×2200（安全架顶部）；轴距：1520mm；最小使用质量：1401kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760r/min。","T202100370140","2026-04-01","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502043-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2675,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3652×1472×2350（安全架顶）；轴距：1920mm；最小使用质量：1778kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：720/850 r/min。","T202100320468","2026-06-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502042-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2676,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：55马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3850×1905×2580(空滤器顶)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2700kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个、机械空间组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100221377","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","鲁TK2012002","山东省农业机械试验鉴定站"]
[2677,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1500×2499mm（安全架顶）、3635×1500×2570mm（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1680kg（安全架）、1950kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370884","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907048；NW201907004；NW202002032；NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701063","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2678,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1545×2250（安全架）mm；轴距：1940mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1067.9mm；最小使用质量：1600kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个、机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100221376","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707034、NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2679,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA504-E1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3590×1360×2315（安全架顶部）mm；轴距：1820mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1450kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231480","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2680,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3510×1510×2300（安全架顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:36.8（国三）;\n轴距（mm）:1970;\n最小使用质量（kg）:1805;\n轮距(前轮/后轮)mm：1170/1230、1330、1430;\n标准配重(前/后)kg:55/58;\n挡位数(前进/倒退):10/10;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:49.1;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/13.6-28","T202100370976","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608031"," 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） "," NO201601214 "," 江苏省农业机械试验鉴定站 "]
[2681,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高mm）：3500×1580×2380（安全架顶部），驱动方式：四驱，最小使用质量（kg）：1720，标定功率（kw）：36.8，轴距（mm）：1830，轮距(mm)(前/后)：960、1000、1100、1200、1300/960-1300，标准配重（kg）(前/后)：80/172，档位数（前进/倒退）：8/8，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D，选装发动机商标或品牌：莱动、锡柴、扬动、新柴，发动机型号：4TE50K、4DW91-50GAG3U、YD4R50V1、4N28T31/504,，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架式，","T202100321601","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第027号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2682,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT504-3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3540×1560×2340（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1710，配重（kg）(前/后)：95/172，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架；","T202100321562","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503068-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2683,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3575×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1610；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：43.75；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、四冲程；11.发动机标定功率kw：36.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3595×1680×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1620；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：44.02","T202242420004","2027-02-06","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021DFH06G和WJ2021DFH05G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2684,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTJ504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3510×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1610；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：43.75；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：36.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3510×1650×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1620；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：44.02","T202100321647","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH02G和WJ2021LFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008014-G2","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2685,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M504-2A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202100431890","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2686,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M504-2S","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202100431887","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107009 NW202107010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 ","NJJC2021010902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2687,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1400×2100mm方向盘（安全架顶部）；轴距：1730mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后300kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮13.8-20；最小使用质量：1650kg。","T202100321533","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021IFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX062","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2688,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","554-G","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3340×1320×2116（安全架顶部）；轴距（mm）：1800；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1000/1000；最小离地间隙及部位：265（前桥底部）；最小使用质量（kg）:1550；标准配重(前/后)（kg）：48/52；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：TE604G.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT400、湿式；排气管消声腔外形尺寸（mm）：∅120×350；转向系型式：前轮转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16。最小使用比质量（kg/kW）：37.8","T202100321567","2026-12-30","41","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606028","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX113","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2689,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊浩博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HX504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1605kg；最小使用比质量:43.61kg/kW（安全架）、；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3830×1550×2400mm(安全架顶部）；轴距：1880 mm；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32","T202200430095","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240032","潍坊市产品质量检验所"]
[2690,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T202100321622","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2691,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202100320959","2026-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2692,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX504-H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T202100321632","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2693,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202142420220","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2694,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：38.32","T202100340541","2026-06-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2695,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100321492","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2696,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW（55马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100321492","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW201704006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2697,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3650×1700×2155；轴距（mm）:1900；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1230/1360；最小离地间隙（mm）：280；整机最小使用质量（kg）：1515；标准配重(前/后)（kg）：48/180 ；最小使用比质量（kg/kw）：41.2；整机挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置型号：鑫升604型；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24；悬挂装置类别：1类；动力输出轴转速（ r/min）：540/720 。","T202100321559","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201503018-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2698,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3530×1630×2570(安全架顶)；轴距：1940；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：415（前桥下沿）；最小使用质量：1900（安全架）；最小使用比质量：51.63（安全架）；标准配重(前/后)：55/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：φ125×620；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/11-32；配套动力型号：YN4H050-30CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：36.8；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：7.5-16/11.2-24；选配二：选装翻倾防护装置安全框架型号：YB704.46.001；选装翻倾防护装置安全框架型式：安全框架；选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选装翻倾防护装置安全框架整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1430×2570(安全架顶)；选装翻倾防护装置安全框架常用轮距(前轮/后轮)：1000/1000；选装翻倾防护装置安全框架轮距(前轮/后轮)：1000、1100/1000、1100；选装翻倾防护装置安全框架最小使用质量：1900（安全架）；选装翻倾防护装置安全框架最小使用比质量：51.63（安全架）。","T202232320001","2027-01-25","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021055/SAM2021054","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01071","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2699,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：1770kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：48.1kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3048/SJ21FH3088","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2700,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：1770kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：48.1kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3048/SJ21FH3088","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2701,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：2750mm×1240mm×2040mm；轴距（mm）：1480mm；轮距（前轮/后轮）mm：960/960；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：230mm；最小使用质量（kg）：1410kg；标准配重质量（kg）：12kg/27kg；最小使用比质量：38.3kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：6.0-12/9.5-16；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420013","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3087","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0055K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2702,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX504-B3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3600mm×1520mm×2400mm；轴距（mm）：1895mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：360mm；最小使用质量（kg）：1720kg；标准配重质量（kg）：55kg/108kg；最小使用比质量：46.7kg/kw；档位数：8/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650117","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01807010123号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2703,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","轮式拖拉机","SR554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机驱动形式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3400×1470×2280（安全架顶部）;常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1178；轴距或履带接地长：1860；   轮距(前轮/后轮)或轨距 ：1200/1070、1078、1170、1178、1270、1278；最小离地间隙及部位：290（前驱动桥下） ；  发动机生产厂：扬动股份有限公司； 最小使用质量kg：1805；最小使用比质量kg/kW：44.57；发动机型号：YD4JZ55C1；发动机标定功率：40.5kW","T202132320468","2026-12-29","40.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","NO：FH17GW0681","国家拖拉机质量监督检验中心","NO：WJ2017DKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2704,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","安徽天平机械股份有限公司","轮式拖拉机","604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3750×1600×2600mm；轴距：1950mm；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：1720kg；标准配重(前/后)：91/80kg；档位数(前进/倒退)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：1000.46.002驾驶室或1000.46.001安全框架；转向系型式：全液压；行车制动系型式：干式、双片盘式制动器；驻车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型或水田型；离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；动力输出轴离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-28。驱动型式：四轮驱动；标定功率：44.2kW；配套国Ⅲ排放柴油机；最小使用比质量：38.9kg/KW。","T202100340502","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过",""," FH21GW0261（防翻架）、WJ2021CFH013（驾驶室）","国家拖拉机质量监督检验中心、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20180713","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2705,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","杭奔野-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3600×1650×2450（安全架）\n3670×1590×2520（驾驶室顶）\n轴距(mm)：1850\n轮距(mm)：1300/1300\n最小离地间隙(mm)：380\n最小使用质量(kg)：1800（安全架）\n2000（驾驶室）\n最小使用比质量（kg/kW）:40.7（安全架）\n45.2（驾驶室）\n轮胎型号：7.50-16/11.2-28\n排放阶段：国3","部20190291","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH21G、WJ2021EFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018KKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2706,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL604-3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）: 44.1；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：39.2；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3670×1530×2350 安全框架顶部；轴距（mm）: 1880；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1440/1155～1300；最小离地间隙（mm）:  310前桥底部；标准配重（kg）: 42/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430217","2026-12-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3099","湖北三智农业机械检测有限公司","(2019)2040105","潍坊市产品质量检验所"]
[2707,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1975kg","T202100231451","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610042","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2708,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2075kg","T202100231451","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610042","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2709,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604-6","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1950（安全架）、2075（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1101、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0012","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2710,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2505kg（安全架），2650kg（驾驶室）","T202100021128","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT08GK0062","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2711,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG604-G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1610kg","T202100231448","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608214","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017CKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2712,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK604-G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1580kg","T202100231446","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608214","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2713,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3710×1526×2615（至安全架顶），选装3710×1526×2485（至驾驶室顶）；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1270，后轮1210、1310、1426，选装1210-1660；最小使用质量kg：1860（安全架）/2020（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：120/360；最小使用比质量kg/kw：42.2（安全架）/45.8（驾驶室）；档位数(前进/倒退)：8/4；主变速档位数：4；副变速档位数：2+1；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮6.00-16、6.50-16、7.50-16、6.50-16PR、7.50-16PR，后轮11.2-24、12.4-24、11.2-28、13.6-24、11.2-24PR；轮胎数量（前/后）：2/2；配套动力型号：CF4B60T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：44.1kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段；选装：CF3C60-T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：44.1kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320455","2026-12-29","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1461/FH21GW1852","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201701039","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2714,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WE604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：60马力（44.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：42.42（带安全架）/44.68（带驾驶室）；配套发动机型号：4B5-60U32；制造商： 安徽全柴动力股份有限公司 ；标定功率(kW)：44.2 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3650×1680×2400（至安全架顶）/ 3650×1680×2460（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：1875（带安全架）/1975（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：8/8；轮胎型号：8.3-20/13.6-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28； 7.50-16/11.2-28；  8.3-20（水田）/12.4-28（水田）； 7.50-16（水田）/12.4-26（水田）。","T202232320011","2027-01-25","44.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020066G、 SAM2021074G","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01052","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2715,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率：44.2（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3800×1540×2350（至安全架顶）；轴距：1870（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:315（至前桥底部）；最小使用质量：2050（㎏）；最小使用比质量：46.3（kg/kW）","T202100321643","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1661","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0091","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2716,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳金野农业机械有限公司","轮式拖拉机","JE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；标定功率（kw）：44.1；最小使用质量（kg）：1710安全架、1800驾驶室；最小使用比质量（kg/kw）：38.78安全架、40.82驾驶室；","T202242420015","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3090(安全架)SJ21FH3091(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0051K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2717,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","R604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：44.2kw；最小使用质量：1540kg；最小使用比质量：34.84kg/kW","T202100411840","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX049T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2718,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kW(60马力）  ，驱动形式：四轮驱动，最小使用质量：1680kg，最小使用比质量：38.01kg/kW，","T202242420002","2027-02-06","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2719,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3625X1600X2450（安全架顶部）mm、3600×1800×2450（驾驶室顶部）mm；轴距:1935MM；轮距（前轮/后轮）：1285、1385/1200~1430mm；最小离地间隙及部位：300mm（前桥底部）；最小使用质量:1930KG（安全框架）、1973kg（简易驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：43.76（安全框架）、44.74（简易驾驶室）；标准配重(前/后)：144/92KG；档位数(前进/倒退):8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2X（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1204A.46B.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1004A.45N.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；选装轮胎型号：6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20；","T202100431871","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102007/NW202101035","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502032-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2720,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3480X1430X2265（安全框架顶部）mm；轴距:1865mm；轮距（前轮/后轮）：1040/1110～1350mm；最小离地间隙及部位：260mm（前桥壳体底部）；最小使用质量:1416KG；标准配重(前/后)：45/26KG；最小使用比质量（kg/kW）：32.1；档位数(前进/倒退):8/2；主变速档位数：4+1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：904.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式： 两柱式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.00-12 /13.6-16；","T202134340441","2026-12-26","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707059","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502028-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2721,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：60马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3705×1450×2360（安全架顶部）；轴距：1920mm；最小使用质量：1805kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：720/850 r/min。","T202100370148","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2722,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1500×2499mm（安全架顶）、3635×1500×2570mm（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1730kg（安全架）、2000kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T201900370884","2024-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907048；NW201907004；NW202002032；NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701063","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2723,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS604-E1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1320×2380（安全架顶部）mm；轴距：1840mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1765kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231479","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2724,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS604-E2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3650×1560×2500（安全架顶部）、3635×1500×2570（驾驶室顶部）mm；轴距：1950mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1810kg（安全架）、2050kg（驾驶室）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231479","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033、NW202106039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2725,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS604-E3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3650×1320×2450（安全架顶部）、3635×1500×2570（驾驶室顶部）mm；轴距：1950mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1810kg（安全架）、2000kg（驾驶室）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231479","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033、NW202106039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2726,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA604-E1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3590×1360×2315（安全架顶部）mm；轴距：1820mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1595kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231480","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2727,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3575×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1690；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.32；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.1；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3595×1680×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1700；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：38.55","T202242420004","2027-02-06","44.1","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021DFH06G和WJ2021DFH05G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2728,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTJ604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3510×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1770；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：40.05；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3510×1650×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1780；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：40.27","T202100321647","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH02G和WJ2021LFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008014-G2","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2729,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTJ604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3600×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1945;5.最小使用质量kg:1770；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：40.14；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.1；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3600×1650×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1780；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：40.36","T202100321647","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH02G和WJ2021LFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008014-G2","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2730,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW，最小使用比质量：40.7kg/kW","T202100431890","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2731,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2EF2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW，最小使用比质量：38.2kg/kW","T202100431889","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021030802","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2732,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2S","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW，最小使用比质量：44.1kg/kW","T202100431887","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107009 NW202107010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 ","NJJC2021010902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2733,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-B1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW，最小使用比质量：62.9kg/kW","T202100371798","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001006 NW202001005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501033-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2734,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW，最小使用比质量：41.2kg/kW","T202100321610","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101013 NW202010023-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第0142号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2735,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3340×1320×2116（安全架顶部）；轴距（mm）：1800；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1000/1000；最小离地间隙及部位：265（前桥底部）；最小使用质量（kg）:1550；标准配重(前/后)（kg）：48/52；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：TE604G.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT400、湿式；排气管消声腔外形尺寸（mm）：∅120×350；转向系型式：前轮转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16，最小使用比质量（kg/kW)：35.1。","T202100321567","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606028","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX113                                                                               ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2736,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊浩博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.1kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1690kg；最小使用比质量:38.32kg/kW（安全架）、；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3000×1340×2010mm(安全架顶部）；轴距：1600 mm；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-20。","T202200430094","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240048","潍坊市产品质量检验所"]
[2737,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊浩博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HX604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.1kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1805kg；最小使用比质量:40.93kg/kW（安全架）、；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3830×1550×2400mm(安全架顶部）；轴距：1880 mm；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202200430095","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240032","潍坊市产品质量检验所"]
[2738,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202100320959","2026-11-02","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2739,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX604-H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202100321633","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2740,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：38.32","T202100340541","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101028 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2741,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100321491","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW201704005；NW201704007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WJ2017CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2742,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)（mm）: 3560×1500×2300；轴距（mm）:1950；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1230/1200；最小离地间隙（mm）：330；整机最小使用质量（kg）：1725；标准配重(前/后)（kg）：60/60 ；最小使用比质量（kg/kW）：39.0；整机挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置型号：鑫升604型；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴转速（ r/min）：540/720 。","T202132320442","2026-12-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2743,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3530×1630×2570(安全架顶)；轴距：1940；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：415（前桥下沿）；最小使用质量：1980（安全架）；最小使用比质量：44.9（安全架）；标准配重(前/后)：55/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：φ125×620；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/11-32；配套动力型号：YN4EZ060-32CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：44.1；标定转速（r/min）：2300；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：7.5-16/11.2-24；选配二：选装翻倾防护装置安全框架型号：YB704.46.001；选装翻倾防护装置安全框架型式：安全框架；选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选装翻倾防护装置安全框架整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1430×2570(安全架顶)；选装翻倾防护装置安全框架常用轮距(前轮/后轮)：1000/1000；选装翻倾防护装置安全框架轮距(前轮/后轮)：1000、1100/1000、1100；选装翻倾防护装置安全框架最小使用质量：1980（安全架）；选装翻倾防护装置安全框架最小使用比质量：44.9（安全架）。","T202232320001","2027-01-25","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021055/SAM2021054","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01071","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2744,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：1770kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：40.0kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3048/SJ21FH3088","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2745,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1895mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：1770kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：40.1kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3048/SJ21FH3088","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2746,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：1770kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：40.1kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3048/SJ21FH3088","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2747,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：2750mm×1240mm×2040mm；轴距（mm）：1480mm；轮距（前轮/后轮）mm：960/960；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：230mm；最小使用质量（kg）：1410kg；标准配重质量（kg）：12kg/27kg；最小使用比质量：31.9kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：6.0-12/9.5-16；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420013","2027-03-23","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3087","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0055K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2748,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","配套动力（kW）: 51.5；型式: 四轮驱动； 最小使用比质量(KG/KW)：41.2；最小使用质量:2120kg；外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3670×1530×2350 安全框架顶部；轴距（mm）: 1880；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1440/1155～1300；最小离地间隙（mm）:  310前桥底部；标准配重（kg）: 42/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F320","T202143430217","2026-12-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3099","湖北三智农业机械检测有限公司","(2019)2040105","潍坊市产品质量检验所"]
[2749,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:69.90kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3700kg（马鞍形地板驾驶室、新驾驶室）/3650kg（平地板安全架）/3830kg（平地板驾驶室）/3600kg（马鞍形地板安全架、新安全架）","T202100021130","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW1141/FH19GW0881/FH20GW0551/FH20GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS019","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2750,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME704-6","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2100（安全架）、2150（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2751,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME704-7","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2100（安全架）、2150（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","\tLT21GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2752,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.20kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2740kg","T202100021128","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610044","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2753,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.12kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2890kg","T202100021128","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1611","国家拖拉机质量检验检测中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","W201610044","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2754,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF704-7","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.94kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2675（安全架）、2870（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW0811、FH20GW1561、FH21GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2755,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.80kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2925kg（安全架），3025kg（驾驶室）","T202100021125","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH13GW0111/201520","国家拖拉机质量监督检验中心","W2012-24","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2756,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.19kg/kW","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：3920mm×1650mm×2400mm；轴距或履带接地长：2060mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；最小使用质量：2500（驾驶室）、2350（安全架）；最小使用比质量：48.08（驾驶室）、45.19（安全架）；标准配重(前/后)：144/180；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/（1+1）；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：52kw、发动机标定转速：2300r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱田型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：非独立式；传动系变速箱型式：4×3×（1+1）梭式换向；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","T202100321549","2026-12-30","52","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","WJ2018JFH012、W201608102","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT 024-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2757,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.9kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：4120×1820×2610（至安全架顶），选装4120×1820×2690（至驾驶室顶）；轴距mm：2164；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1410、1510、1610、1710，后轮1300-1600；最小使用质量kg：2620（安全架）、选装2840（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：160/180；最小使用比质量kg/kw：50.9（安全架）、55.1（驾驶室）；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20、8.3-24、9.5-20、9.5-24、8.3-20PR、8.3-24PR、9.5-20PR、9.5-24PR，后轮14.9-24、14.9-28、14.9-30、12.4-28PR、11-32PR；轮胎数量（前/后）：2/2；配套动力型号：CF4C70T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：51.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段。","T202132320456","2026-12-29","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1301/FH21GW1541","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201701041","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2758,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD704-M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.7kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4061×1831×2619（至安全架顶），选装4061×1831×2560（至驾驶室顶）；轴距mm：2001；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1178或1276、1320、1372、1416、1440、1484、1536、1580，后轮1050-1562或1218-1980；最小使用质量kg：2200（安全架）/2370（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：240/180；最小使用比质量kg/kw：42.7（安全架）/46.02（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-20或7.50-16或8.3-20或8.3-24，后轮14.9-28或11.2-28或12.4-28或12.4/11-28或11-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：CF3C70-T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：51.5kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320056","2026-02-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091/FH21GW1852","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-03-002","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[2759,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WE704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.97（带安全架）/43.20（带驾驶室）；配套发动机型号：4B5-70U32；制造商： 安徽全柴动力股份有限公司 ；标定功率(kW)：51.5 ；标定转速(r/min)： 2400 ；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3650×1680×2400（至安全架顶）/ 3650×1680×2460（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：2110（带安全架）/2225（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：8/8；轮胎型号：8.3-20/13.6-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28； 7.50-16/11.2-28；  8.3-20（水田）/12.4-28（水田）； 7.50-16（水田）/12.4-26（水田）。","T202232320011","2027-01-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020066G、 SAM2021074G","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01052","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2760,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WE704-4","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.97（带安全架）/ 43.69（带驾驶室）；配套发动机型号：YN4EZ070-32CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率(kW)：51.5；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3795×1640×2405（至安全架顶）/ 3795×1640×2560（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：2110（带安全架）/2250（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：1910；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：8/8；轮胎型号：8.3-20/13.6-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28； 8.3-20/12.4-28； 8.3-20（水田）/12.4-28（水田）； 7.50-16（水田）/12.4-26（水田）。","T202232320008","2027-01-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021075、SAM2021074G ","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01052","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2761,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YDX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.17  /  41.94kg/kW","发动机功率：51.5千瓦（70马力）；四轮驱动，国三排放；安全框架整机最小使用质量 kg 2120；最小使用比质量kg/kW：41.17；（选装驾驶室整机最小使用质量kg：2160；最小使用比质量kg/kW：41.94）；前进8个挡，倒退2个挡；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：3410×1485（1285-1735）×2450 (2530)；整机轴距或履带接地长 mm ：1900 ；整机常用轮距(前轮/后轮)mm ：1200/1200  ；整机最小离地间隙 mm ：320 。标准配重(前/后)kg：120/180。","T202132320117","2026-05-05","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401   /    FH21GW0481","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）/ 国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01047","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2762,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.51kg/kW","发动机功率：51.5千瓦（70马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量kg： 2550，最小使用比质量（kg/kW）：49.51；  前进/倒退/爬行：8/8/0， 主变速/副变速/梭行档：4/2/(1+1)；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3990×1810(1810～1970)×2590；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1400/1450；最小离地间隙mm： 403 ；标准配重(前/后)kg：120/180；直联式液压转向，动力输出轴半独立式。","苏农机（2018）第（0495）号","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH19GW0401  /  FH11GW0431/1","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2014)委字01类第113号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2763,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.26kg/kW","发动机功率51.5千瓦（70马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量kg 2640 ；最小使用比质量（kg/kW）：51.26；前进/倒退/爬行8/8/0，主变速/副变速/其他4/2/(1+1)；外廓尺寸(长×宽×高)mm3990×1810(1810～1970)×2685；轴距或履带接地长mm2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1400/1450；最小离地间隙mm 403；,标准配重(前/后)kg120/180；直联式液压转向，动力输出轴半独立式；驾驶室.","苏农机（2018）第（0495）号","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心","(2014)委字01类第113号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2764,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.99kg/kW","发动机功率：51.5千瓦（70马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：2420kg；最小使用比质量（kg/kW）：46.99；档位数(前进/倒退/：8/8）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3450×1480×2450(安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2040；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1000 /1000；最小离地间隙mm：370，整机选装配重(前/后)kg120/180（80/90）。","T202232320005","2027-01-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021087","南京赛姆认证科技发展有限公司","(2017)委检字整机类第0120号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2765,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率：51.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3800×1540×2350（至安全架顶）；轴距：1870（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:315（至前桥底部）；最小使用质量：2380（㎏）；最小使用比质量：46.2；排放标准：第三阶段","T202100321643","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1661","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0091","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2766,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳金野农业机械有限公司","轮式拖拉机","JB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.46kg/kW","整机驱动型式：四驱；标定功率（kw）：51.5；最小使用质量（kg）：2650安全架、2805驾驶室；最小使用比质量（kg/kw）：51.46安全架、54.47驾驶室；","T202242420014","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3090(安全架)SJ21FH3092(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0050K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2767,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.54kg/kW","70马力轮式拖拉机；发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2500；最小使用比质量(kg/kW) ：48.54；","T202141410238","2026-12-27","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0081","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2768,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","K704-F","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.10kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1500×2250mm（安全框架顶）；轴距：1950mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前78kg/后56kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1962kg。","T202100231482","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WF2021HFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2769,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR704C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.13kg/kW","功率：51.5KW(70马力)，驱动型式：四轮驱动；\n外廓尺寸(长×宽×高) 3390 mm×1640 mm×2470 mm；最小使用质量 2015kg；轴距或履带接地长 1880mm；最小离地间隙 360mm ；档位数 前进/倒退/爬行 / 8/2/0；轮距(前轮/后轮)或轨距 1100mm、1200mm、1300mm/1200mm、1330mm； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 1300mm /1330mm ；标准配重(前/后) 120kg/130kg； 主变速/副变速/其他 / 4/2/0 ； 发动机与离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置型号：KS904.46.001；翻倾防护装置型式:安全框架；生产厂：山东凯斯法尔农业装备有限公司；认证证书：：FH21GW0821；认证单位：国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）；空气滤清器型式：油浴式；空气滤清器型号：350；消音腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ120×600；消声器（含消声器腔）重量：6.2kg；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转向阀；行车制动系型式：机械蹄式；驻车制动系型式：锁定踏板式；变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮；副变速箱换档方式：滑移齿轮。轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；","部20190575","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","（2018）委字整机类第0180800618","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2770,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.1kg/kW","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：52.1","T202100511902","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  W201307056\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501027\t","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2771,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：46.2","T202100511902","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307053\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201501027","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2772,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.4kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：平地板：3570x1620x2300mm/驾驶室：3570x1620x2670mm；轴距或履带接地长：1900mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1980/2050kg；整机标准配重(前/后)：48/56kg ；整机最小使用比质量：38.4kg/39.8kW；档位数(前进/倒退)：8+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2019409","2024-11-15","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ011/WJ2020HFH006"," 湖北三智农业机械检测有限公司/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ201909032"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2773,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3625X1600X2450（安全架顶部）mm、3600×1800×2450（驾驶室顶部）mm；轴距:1935MM；轮距（前轮/后轮）：1250、1350/1200~1430mm；最小离地间隙及部位：300mm（前桥底部）；最小使用质量:2110KG（安全框架）、2120kg（简易驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：40.97（安全框架）、41.17（简易驾驶室）；标准配重(前/后)：144/92KG；档位数(前进/倒退):8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2X（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1204A.46B.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1004A.45N.010；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；选装轮胎型号：6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20；","T202100431871","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102007/NW202101035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502032-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2774,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.10kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：3700×1650×2500；轴距mm：1900 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1200/1300 ；最小离地间隙及部位：350（前桥底部） ；最小使用质量：2345  ；最小使用比质量 ：45.10 ，标准配重(前/后)：36/70；档位数(前进/倒退)8/2；主变速档位数：4；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS1004.45.003，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YLQ400C1 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：∅120×480 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28 ；牵引力≥18010N","T202100221387","2026-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2021)2240019","潍坊市产品质量检验所"]
[2775,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.06kg/kW","功率：70马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1500×2499mm（安全架顶）、3635×1500×2570mm（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1960kg（安全架）、2150kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370884","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907048；NW201907004；NW202002032；NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","No201701063","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2776,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS704-E1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.54kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3300×1320×2380（安全架顶部）mm；轴距：1840mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1985kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231479","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2777,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS704-E2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.42kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3650×1560×2500（安全架顶部）、3635×1500×2570（驾驶室顶部）mm；轴距：1950mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：2030kg（安全架）、2110kg（驾驶室）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231479","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033、NW202106039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2778,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS704-E3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.54kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3650×1320×2450（安全架顶部）、3635×1500×2570（驾驶室顶部）mm；轴距：1950mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1985kg（安全架）、2085kg（驾驶室）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231479","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106033、NW202106039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2779,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.0kg/kW","外型尺寸（mm）：3870×2010×2600（空滤器顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:51.5（国三）;\n轴距（mm）:2040;\n最小使用质量（kg）:2680;\n轮距(前轮/后轮)mm：1300、1420/1320、1420;\n标准配重(前/后)kg:145/224;\n挡位数(前进/倒退):8/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:52.0;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","T202100370979","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608033","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610058","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2780,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MC704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.7kg/kW","外型尺寸（mm）：3870×1700×2600（安全架顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:51.5（国三）;\n轴距（mm）:2063;\n最小使用质量（kg）:2510;\n轮距(前轮/后轮)mm：1300、1420/1320、1420;\n标准配重(前/后)kg:145/224;\n挡位数(前进/倒退):8/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:48.7;\n主变速箱换档方式:;机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30","T202100370979","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201608030","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610058","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2781,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.03kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3575×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:2010；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：39.03；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3595×1680×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2020；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：39.22","T202242420004","2027-02-06","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021DFH06G和WJ2021DFH05G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008017","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2782,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTJ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3510×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1970；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.25；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3510×1650×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1975；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：38.35","T202100321647","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH02G和WJ2021LFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008014-G2","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2783,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTJ704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.25kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3600×1480×2480安全架顶部；4.轴距或履带接地长 mm:1945;5.最小使用质量kg:1970；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.25；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；13.选装翻倾防护装置型号：TE804.45.02；14.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3600×1650×2500（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：1975；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：38.35","T202100321647","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH02G和WJ2021LFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008014-G2","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2784,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw，最小使用比质量：38.1kg/kW","T202100431890","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2785,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2EF2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw，最小使用比质量：38.2kg/kW","T202100431889","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021030802","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2786,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2S","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw，最小使用比质量：40.9kg/kW","T202100431887","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107009 NW202107010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 ","NJJC2021010902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2787,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw；最小使用比质量(kg/kW)：56.3","T202100321590","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2010-293-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2788,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-BA","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kw","T202100321590","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2010-293-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2789,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-G","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（mm）：3700×1390×2156（安全架顶部），轴距（mm）：1990,常用轮距（出厂mm）：1000/1100，最小使用质量（kg）:1985,最小离地间隙及部位（mm）：230（牵引架底部），标准配重（前/后）（kg）：48/52，档位数（前进/后退）：12/12，主变速箱档位数：4，付变速箱档位数：3×（1+1），翻倾防护装置（安全框架）型号、型式及生产商：TB704G.46.001、安全框架、潍坊昊田农业装备有限公司，连接方式：直联，转向系型式：前轮转向，空气滤清器型号及型式：FT400、湿式，消音腔尺寸（mm）：∅120×350，变速箱型式：机械平面组成式，主变速箱换挡方式：机械有级挡，付变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.00-12/13.6-16，动力输出轴转速（r/min）:540/720，最小使用比质量（kg/kW）：38.2。","T202100321565","2026-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606027","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX114","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2790,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊浩博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.34kg/kW","标定功率:51.5kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1975kg；最小使用比质量:38.34kg/kW（安全架）、；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3830×1550×2400mm(安全架顶部）；轴距：1800 mm；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202200430095","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240032","潍坊市产品质量检验所"]
[2791,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","功率：70马力\n整机驱动型式：四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)：\n主配置：3510×1650×2525至安全架顶；\n选装配置1：3680×1650×2750至驾驶室顶；\n选装配置2：3680×1730×2750至驾驶室顶；\n轴距或履带接地长(mm)：1990\n轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1265/1200、1300、1400、1500\n最小离地间隙及部位(mm)：380（后牵引架）\n最小使用质量(kg)：2130(主配置）；2210（选装配置1）；2205（选装配置2）；\n最小使用比质量（kg/kW）:40.9(主配置）；42.5（选装配置1）；42.4（选装配置2）；\n轮胎型号：8.3-24/11-32\n排放阶段：国3","T202100321512","2026-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH003、NW201708027、WJ2019GFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017BKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2792,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NA704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.03kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：39.03","T202100320959","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2793,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2470kg （安全架）2720kg（驾驶室）；最小使用比质量：47.96kg/kW（安全架）52.82kg/kW（驾驶室）","T202100321491","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704005；NW201704007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," WJ2017CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2794,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBA704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.39kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3530×1630×2570(安全架顶)；轴距：1940；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：415（前桥下沿）；最小使用质量：2080（安全架）；最小使用比质量：40.39（安全架）；标准配重(前/后)：55/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：φ125×620；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/11-32；配套动力型号：YN4EZ070-32CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：51.5；标定转速（r/min）：2300；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：7.5-16/11.2-24；选配二：选配翻倾防护装置驾驶室型号：YB1204.46.001，选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选配翻倾防护装置驾驶室型式：驾驶室；选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1800×2600(驾驶室吊装螺栓顶面)；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量：2300（驾驶室）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量：44.66（驾驶室）；选配三：选装翻倾防护装置安全框架型号：YB704.46.001；选装翻倾防护装置安全框架型式：安全框架；选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选装翻倾防护装置安全框架整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1430×2570(安全架顶)；选装翻倾防护装置安全框架常用轮距(前轮/后轮)：1000/1000；选装翻倾防护装置安全框架最小使用质量：2080（安全架）；选装翻倾防护装置安全框架最小使用比质量：40.39（安全架）。","T202232320001","2027-01-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021053/SAM2021055/SAM2021054","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01071","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2795,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.39kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3850×1700×2600安全架顶；轴距：2030；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：430（前桥下沿）；最小使用质量：2080（安全架）；最小使用比质量：40.39（安全架）；标准配重(前/后)：55/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：φ125×620；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；配套动力型号：YN4EZ070-32CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：51.5；标定转速（r/min）：2300；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：8.3-20/11.2-28；选配二：选配翻倾防护装置驾驶室型号：YB1204.46.001，选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选配翻倾防护装置驾驶室型式：驾驶室；选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3850×1750×2700(驾驶室吊装螺栓顶面)；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量：2400（驾驶室）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量：46.6（驾驶室）。","T202232320002","2027-01-25","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021053 / SAM2021055","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01073","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2796,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：2070kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：40.2kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3048","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2797,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：3660mm×1530mm×2550mm；轴距（mm）：1850mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：345mm；最小使用质量（kg）：1970kg；标准配重质量（kg）：80kg/120kg；最小使用比质量：38.2kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420012","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3088","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0054K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2798,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2800mm；轴距（mm）：2080mm；轮距（前轮/后轮）mm：1450/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：380mm；最小使用质量（kg）：2710kg；标准配重质量（kg）：200kg/330kg；最小使用比质量：52.6kg/kw；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420011","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102019/WJ2021CFH04G/NW202102020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0038K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2799,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机外廓尺寸（mm）： 3600x1650x2650（驾驶室）、 3600x1650x2400（安全架），最小使用质量kg：2250（驾驶室）、 2100（安全架），最小使用比质量kg/kW：43.69（驾驶室）、40.78（安全架）；选装动力最小使用比质量kg/kW：43.27（驾驶室）、40.38（安全架）","部20181197","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2018FFH025,WJ2018FFH024,WJ2019CFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2800,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","功率：52kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：3850x1650x2520（选装驾驶室： 3850x1650x2650），最小使用质量kg： 2125（选装驾驶室最小使用质量：2280），最小使用比质量：40.9kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：43.8kg/kW）","T202100340525","2026-06-29","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2021BFH24G;WJ2021AFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心；河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2801,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-V","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","功率：51.5kW（70马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：3650x1650x2600 (选装安全架：3650x1650x2490），最小使用质量kg：2110（选装安全架最小使用质量：1970），最小使用比质量：40.97kg/kW（选装安全架最小使用比质量：38.3kg/kW）。","T202000341163","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",null,"WJ2020GFH001,WJ2020GFH002,WJ2020FFH031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240044","潍坊市产品质量检验所"]
[2802,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.22kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3660kg（平地板安全架）/ 3850kg（马鞍形地板驾驶室）/ 3700kg（新驾驶室）/ 3950 kg（平地板驾驶室）/  3600kg（马鞍形地板安全架、新安全架）","T202100021130","2026-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW1141/FH19GW0881/FH20GW0551/FH20GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心"," 2009KSS047"," 河南省农业机械试验鉴定站"]
[2803,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF804-7","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.49kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2675（安全架）、2870（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW0811、FH20GW1561、FH21GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2804,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JA804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.24kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4000x1860x2750mm(驾驶室顶）；4000x1860x2700mm（安全架顶）；轴距或履带接地长：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1450/1400mm；整机最小离地间隙：365mm（后牵引架底部）；最小使用质量：2770kg；2610kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：46.95kg/kW；44.24kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420046","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ233/HB2020FHZ220","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200661","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2805,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.5kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：4120×1820×2610（至安全架顶），选装4120×1820×2690（至驾驶室顶）；轴距mm：2164；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1410、1510、1610、1710，后轮1300-1600；最小使用质量kg：2620（安全架）、选装2840（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：160/180；最小使用比质量kg/kw：44.5（安全架）、48.2（驾驶室）；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20、8.3-24、9.5-20、9.5-24、8.3-20PR、8.3-24PR、9.5-20PR、9.5-24PR，后轮14.9-24、14.9-28、14.9-30、12.4-28PR、11-32PR；轮胎数量（前/后）：2/2；配套动力型号：CF4C80T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：58.9kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段。","T202132320456","2026-12-29","58.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1301/FH21GW1541","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201701143","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2806,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD804-M","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4061×1831×2619（至安全架顶），选装4061×1831×2560（至驾驶室顶）；轴距mm：2001；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1178或1276、1320、1372、1416、1440、1484、1536、1580，后轮1050-1562或1218-1980；最小使用质量kg：2420（安全架）/2590（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：240/180；最小使用比质量kg/kw：41.2（安全架）/44.05（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架或简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-20或7.50-16或8.3-20或8.3-24，后轮14.9-28或11.2-28或12.4-28或12.4/11-28或11-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：CF3C80-T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：58.8kw，标定转速：2600r/min，排放标准：第三阶段","T202132320056","2026-02-25","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091/FH21GW1852","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-03-002","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[2807,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.06kg/kW","发动机功率：58.8千瓦（80马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：2650kg；最小使用比质量（kg/kW）：45.06；前进/倒退/爬行档8/8/0；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4085×1810（1810-1970）×2650；轴距或履带接地长mm：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1400 /1450；最小离地间隙mm：415，整机标准配重(前/后)kg120/180。","部20181310","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0401  /  FH11GW0431/1 ","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2017)委检字整机类第0120号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2808,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.51kg/kW","发动机功率：58.8千瓦(80马力），国三排放，四轮驱动，最小使用质量：2735kg，最小使用比质量（kg/kW）：46.51，前进/倒退/爬行档：8/8/0,，直接联接，动力输出轴半独立式， 外廓尺寸(长×宽×高)mm：4085×1810(1810-1970)×2620，整机轴距或履带接地长mm：2060，整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1400/1450,最小离地间隙mm：415，标准配重(前/后)kg：120/180。","部20181310","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心","(2017)委检字整机类第0120号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2809,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YE804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.16kg/kW","发动机功率：58.8千瓦（80马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：2420kg；最小使用比质量（kg/kW）：41.16；档位数(前进/倒退/：8/8）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3450×1480×2450(安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2040；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1000 /1000；最小离地间隙mm：370，整机选装配重(前/后)kg120/180（80/90）。","T202232320005","2027-01-25","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021087","南京赛姆认证科技发展有限公司","(2017)委检字整机类第0120号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2810,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M854-K","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.8kg/kW","功率：62.7kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","T202100321525","2026-12-30","62.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 487","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2010）委字01类第215号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2811,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M854-KQ","功率:85.272马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.5kg/kW","功率：62.7kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","T202100321525","2026-12-30","62.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 488","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2010）委字01类第215号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2812,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：59；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1850×2700（至驾驶室顶）(驾驶室），4070×1850×2700（至安全架顶）(选装安全框架）；轴距(mm)：2010；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1300/1400；最小离地间隙及部位(mm)：350(至下拉杆支座底部）；最小使用质量（㎏）：2850（驾驶室），2715（选装安全框架）；最小使用比质量（kg/kW）：48.3（驾驶室），46（选装安全框架）;排放标准：第三阶段","T202100510838","2026-08-31","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","驾驶室：FH21GW0711；防翻架：FH22GW0191","驾驶室：国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）；防翻架：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT20GK0471","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2813,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳金野农业机械有限公司","轮式拖拉机","JB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07kg/kW","整机驱动型式：四驱；标定功率（kw）：58.8；最小使用质量（kg）：2650安全架、5805驾驶室；最小使用比质量（kg/kw）：45.07安全架、47.70驾驶室；","T202242420014","2027-03-23","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3090(安全架)SJ21FH3092(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0050K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2814,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTB804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.10kg/kW","功率：59kW 马力:80马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:46.10kg/kW","T202100411846","2026-12-30","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW1841/FH19GW1821","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017FKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2815,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","功率：58.8kw 驱动方式：四轮驱动 最小使用比质量：45.7","T202100511902","2026-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307056\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX066\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2816,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","功率：58.8kw  驱动方式：四轮驱动 最小使用比质量：41.1","T202100511902","2026-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201307053\t\t\t","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX066","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2817,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.31kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4050x1820x2730mm；轴距或履带接地长：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1460/1380mm；整机最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2850kg；整机标准配重(前/后)：144/180kg ；整机最小使用比质量：48.31kg/kW；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。发动机型号：4TD80，功率：58.8kw，制造商：山东华源莱动内燃机有限公司，排放阶段：国三。发动机型号：4C6-80U32，功率：59kw，制造商：安徽全柴动力股份有限公司，排放阶段：国三。","T202100321576","2026-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017BKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2818,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.5kg/kW","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1800×2700（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式:四驱；功率:80马力；轴距:1960 mm；最小离地间隙及部位：365 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1295、1385/1200、1300、1380、1460mm；最小使用质量: 2440kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：41.5（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退): 8/2 ；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1 ；副变速档位数：2 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）: 型号KT1204A.46B.010  安全框架，型号KT1004A.45N.010,驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24","T202000370236","2025-07-05","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180811","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2819,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.01kg/kW","功率：58.8kW（80马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2470kg （安全架）2600kg（驾驶室）；最小使用比质量：42.01kg/kW（安全架）44.22kg/kW（驾驶室）","T202100321491","2026-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704005；NW201704007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2820,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.16kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3850×1700×2600安全架顶；轴距：2030；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：430（前桥下沿）；最小使用质量：2420（安全架）；最小使用比质量：41.16（安全架）；标准配重(前/后)：55/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：φ125×620；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；配套动力型号：YN4EZ080-30CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：58.8；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：8.3-20/11.2-28；选配二：选配翻倾防护装置驾驶室型号：YB1204.46.001，选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选配翻倾防护装置驾驶室型式：驾驶室；选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3850×1750×2700(驾驶室吊装螺栓顶面)；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量：2570（驾驶室）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量：43.71（驾驶室）。","T202232320002","2027-01-25","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021053 / SAM2021055","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01073","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2821,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YC804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.9kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2800mm；轴距（mm）：2080mm；轮距（前轮/后轮）mm：1450/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：380mm；最小使用质量（kg）：2710kg；标准配重质量（kg）：200kg/330kg；最小使用比质量：45.9kg/kw；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420011","2027-03-23","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102019/WJ2021CFH04G/NW202102020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0038K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2822,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX804-C1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.9kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2710mm；轴距（mm）：2080mm；轮距（前轮/后轮）mm：1350/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：400mm；最小使用质量（kg）：2850kg（驾驶室）/2650kg（安全架）；标准配重质量（kg）：220kg/360kg；最小使用比质量：48.3kg/kw（驾驶室）/44.9kg/kw（安全架）；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650120","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH027/WJ2020CFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2016)委字整机类第012010221号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2823,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；换挡方式：动力换向；功率：58.8KW（80马力）；最小使用比质量：50kg/kW（安全架）/53.4kg/kW(驾驶室）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4315×1965×2835（安全架顶）mm；4315×1965×2585（驾驶室顶）；轴距：2250mm；常用轮距(前轮/后轮) ：1460/1520mm；最小离地间隙及部位：435mm(燃油箱下侧支架）；最小使用质量：2940kg（安全架）/3140kg（驾驶室）；发动机型号：ZD30N08-3D6；发动机结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；发动机生产厂：东风轻型发动机有限公司；发动机气缸数：4；发动机标定功率：58.8kW；发动机标定转速：2200r/min；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/16.9-30；水田轮：8.3-24/14.9-30；国家第三排放阶段","T202242420001","2027-02-06","58.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH21GW0961 /FH21GW0951","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司〉","HBNJ/WT 036-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2824,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT904-B1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.32kg/kW","整机外廊尺寸：4070*1800*2700mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：66.2KW；国三发动机；轴距：2070mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1255/1330mm；轮距（前轮/后轮）：1255、1355、1455/1300-1500mm；最小离地间隙：370mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1150mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.043mm；最小使用质量：3000kg；最小使用比质量45.32(kg/kw)；标准配重（前/后）：140/320kg；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×(1+1)；最高设计理论速度：33.29km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T202100230938","2026-11-02","66.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0972","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t","LT20GK0421","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t"]
[2825,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.76kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3750kg（平地板安全架、新驾驶室）/ 3920kg（马鞍形地板驾驶室、平地板驾驶室）/ 3625kg（马鞍形地板安全架、新安全架）","T202100021130","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH19GW1141/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH20GW0551/FH20GW0291","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS023","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2826,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF904-7","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2950（安全架）、3120（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW0811、FH20GW1561、FH21GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[2827,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3070kg","T202100021125","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","201516","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610046","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2828,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3175kg","T202100021125","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","W201610046","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2829,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.34kg/kW","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：4065mm×1985mm×2710mm；轴距或履带接地长：2275mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1460/1560；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：3200；最小使用比质量：48.34；标准配重(前/后)：242/360；档位数(前进/倒退/爬行)：10/10/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/1+1；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：66.2kW、发动机标定转速：2200r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：干式、盘式制动器；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：独立式；传动系变速箱型式：（1+1）×5×2梭式换向；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30","T202100321528","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608101","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT025-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2830,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.49kg/kW","发动功率：66.2千瓦（90马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3210kg，最小使用比质量（kg/kW）：48.49；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2831,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.64kg/kW","发动功率：66.2千瓦（90马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3220kg；最小使用比质量（kg/kW）：48.64；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2770（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1751","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2832,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M954-K","功率:95.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","功率：70.0kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","T202100321525","2026-12-30","70","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 487","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2009）委字01类第089号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2833,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","久保田农业机械（苏州）有限公司","轮式拖拉机","M954-KQ","功率:95.2马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","功率：70.0kW；驱动方式：四轮驱动轮式拖拉机","T202100321525","2026-12-30","70","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","O.E.C.D Approval No.：4/1 488\t","CAMTC（农业部农业机械试验鉴定总站）","（2009）委字01类第089号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2834,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.6kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：66.2；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1850×2700（至驾驶室顶）(驾驶室），4070×1850×2700（至安全架顶）(选装安全框架）；轴距(mm)：2010；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1300/1400；最小离地间隙及部位(mm)：350(至下拉杆支座底部）；最小使用质量（㎏）：3100(驾驶室），2955(选装安全框架）；最小使用比质量（kg/kW）：46.8(驾驶室）,44.6(选装安全框架）;排放标准：第三阶段","T202100510838","2026-08-31","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","驾驶室：FH21GW0711；防翻架：FH22GW0191","驾驶室：国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）；防翻架：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT20GK0471","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2835,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳汇四海机器人科技有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：66.2；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3850×1640×2800；轴距mm：1980；常用轮距mm（前轮/后轮）：1260/1340；轮距mm（前轮/后轮）：1260/1340-1500;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：2750；标准配重kg(前/后)：220/100；最小使用比质量kg/kW：41.54；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-32","T202100340089","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1481","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240105","潍坊市产品质量检验所"]
[2836,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳金野农业机械有限公司","轮式拖拉机","JB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.31kg/kW","整机驱动型式：四驱； 标定功率（kw):66.2;最小使用质量（kg):2735安全架、2855驾驶室；最小使用比质量（kg/kw）:41.31安全架、43.12驾驶室;","T202242420014","2027-03-23","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3090(安全架)SJ21FH3092(驾驶室)","湖北三智农业机械有限公司","HB21SJ0050K","湖北三智农业机械有限公司"]
[2837,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.60kg/kW","功率：66.2kW 马力:90马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:42.60kg/kW","T202100411846","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW1841/FH19GW1821","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017FKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2838,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方 904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.4kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：66.2；外廓尺寸mm（长×宽×高）：4350×2050×2920；轴距mm：2200；常用轮距mm（前轮/后轮）：1620/1622;轮距mm（前轮/后轮）：1620/1622;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：3800；标准配重kg(前/后)：220/160；最小使用比质量kg/kW：57.4；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/8；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：六柱框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","T202141410236","2026-12-27","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2839,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88/40.86kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2700mm（驾驶室顶部或安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前88kg/后60kg；发动机标定功率：66.2kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2905kg（驾驶室）/2705kg（安全架）（因产品前桥托架、前配重架加强，导致最小使用质量发生变化：变更部位：前轴托架和电瓶托架，原为无底漏空设计，质量80kg，钢板前配重架，质量10kg，合计质量90kg；变更后：前轴托架和电瓶托架为综合利用改有底组合体设计，质量160kg，球铁前配重架35kg，合计质量195kg，即配置驾驶室最小使用质量由2800kg变更为2905kg，变化范围为3.75%；配置安全架最小使用质量由2600kg变更为2705kg，变化范围为4.05%）；挡位数（前进/倒退）：12/12。","T202032320020","2025-02-27","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019GFH008/WJ2019IFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2840,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3800×1800×2700（变更减配后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式:四驱；功率:90马力；轴距:1975mm；最小离地间隙及部位：365mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1290、1380/1200、1310、1390、1480mm；最小使用质量: 2720kg（变更减配后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：140/276 KG；最小使用比质量（kg/kw）：41.1（变更减配后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1004A.45N.010,驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24 ；","T202000370236","2025-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180811","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2841,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.15kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3970×1710×2610,3970×1710×2720(空滤器顶部）（变更选装驾驶室）；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；轴距：2115mm；常用轮距(前轮/后轮mm):1360/1390；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2724kg，2820kg（变更选装驾驶室）；标准配重（前/后）:128/188kg；最小使用比质量(kg/kW）：41.15，42.6（变更选装驾驶室）；挡位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：3×（1+1）/0；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：904.46.001，型式：两柱式安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT1204A.45B.010（变更选装驾驶室）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室（变更选装驾驶室）；前照灯型号：TE大灯 ; 转向系型式：前轮液压转向 ；行车制动系型式：双片盘式制动器、机械操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×3×(1+1)组成式 ；主变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；副变速箱换挡方式：啮合套换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32","部20180628","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201805023/NW201707059/NW201909057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委字整机类第0170100419号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2842,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF904-M","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3960×1763×2580（安全架）；3960×1763×2850（驾驶室）；轴距：2040；常用轮距（前轮/后轮）：1290/1290；最小离地间隙及部位：370（牵引架底部）；最小使用质量： 2780（安全架）；2880（驾驶室）；标准配重（前/后）：144/240；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置型号: SF804B-46001(安全框架)、TM10040045001(驾驶室); 翻倾防护装置型式：安全框架或驾驶室;翻倾防护装置生产厂:山东时风（集团）有限责任公司；空气滤清器型号： SF800-11011-4；空气滤清器型式：油浴式；排气管消声腔外形尺寸：φ150×850；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30。","T202100370154","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018JKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2843,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：90马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4200×1830×2750（安全架顶部），4180×1825×2735（驾驶室顶部）；轴距：2060mm；最小使用质量：2705kg，2900kg；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100370147","2026-04-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011003，NW202011004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2844,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.64kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：4000×1750×2800；轴距mm：2070 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1300/1300 ；最小离地间隙及部位：350（后牵引架底部） ；最小使用质量：2955  ；最小使用比质量 ：44.64 ，标准配重(前/后)：160/90；档位数(前进/倒退)12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS1004.45.003，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YLQ400C1 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：∅120×480 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30 ；牵引力≥18010N","T202100221386","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2021)2240020","潍坊市产品质量检验所"]
[2845,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","YJ-904-B轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4070×1820×2595；轴距mm：2070；常用轮距(前轮/后轮)mm：1300/1400；最小离地间隙及部位mm：370前驱动桥下沿；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92；最小使用质量kg：2720；标准配重(前/后)：140/160kg；最小使用比质量kg/kW：41.09；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；翻倾防护装置型号/型式：YJ50.46/安全框架；发动机：型号：4C6-90C33；生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率kW：66.2；标定转速r/min：2400；空滤器型号/型式：KLQ-500GT（右）/干式；排气管消声腔外形尺寸(直径×长)mm：φ120×550；消声腔质量kg：4.8；转向系型式：全液压；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/2类；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32、8.3-24/11-32、8.3-20/12.4-28；选装翻倾防护装置型号/型式：YJ50.46A/简易驾驶室；选装整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4070×1820×2780；选装最小使用质量kg：2800；选装最小使用比质量kg/kW：42.30；选装发动机1：型号：4K41ZT31/904；生产厂：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率kW：66.2；标定转速r/min：2400；空滤器型号/型式：430/湿式；选装发动机2：型号：4D32RT30/904；生产厂：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率kW：66.2；标定转速r/min：2400；空滤器型号/型式：KY250/湿式；选装发动机3：型号：YD4EZ90C2；结构型式：直列、四冲程；生产厂：扬动股份有限公司；气缸数：4；标定功率kW：66.2；标定转速r/min：2300；空滤器型号/型号/型式：430/湿式。","T202132320444","2026-12-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021DFH016；安全架：WJ2021DFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2846,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB904-3","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","配套动力（kW）: 66.2；型式: 四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：41.09；最小使用质量: 2720kg ；整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:3900×1650×2600(安全框架顶部)；轴距（mm）:2000；轮距（前轮/后轮）（mm）:1270、1470/1300、1380；最小离地间隙（mm）: 400（后牵引框底部）；标准配重（kg）:120/90；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/8/0；变速箱型式:4×2×（1+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/11-32。","T202100221389","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240025","潍坊市产品质量检验所"]
[2847,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2kw，最小使用比质量：52.9kg/kW","T202100371793","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201109024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2848,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-AA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2kw，最小使用比质量：49.8kg/kW","T202100371793","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202101005-X01","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201109024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2849,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-Y","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；最小使用比质量(kg/kW)：43.7","T202100321590","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003005-X01 NW202102010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2017)委检字整机类第009号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2850,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊力信机械制造有限公司","轮式拖拉机","WLX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.99kg/kW","90马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力发动机型号：4C6-90C33；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率：66.2；标定转速2400r/min；排放阶段：国三阶段，安全架最小使用质量：2590kg（自主变更后为：2714kg） ，最小使用比质量：40.99kg/kW，驾驶室最小使用质量：2770kg，最小使用比质量：41.84kg/kW.","鄂2019405","2024-11-15","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ014/HB2019FHZ013","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20181014","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2851,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4100×1800×2700（安全架顶部）；轴距：2030；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1500；最小离地间隙及部位：400（前桥下沿）；最小使用质量：2710（安全架）；标准配重(前/后)：115/56；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YBF1004.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：Ф115×600；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；配套动力型号：YN4E095-32CR4；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：66.2；标定转速（r/min）：2300；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：8.3-24/11-32；选配二：翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB1204.46.001、驾驶室、盐城市奔牛拖拉机有限公司，选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4100×1700×2650驾驶室吊装螺栓顶面；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量：2950（驾驶室）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量：44.56（驾驶室）","T202232320003","2027-01-25","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021088/SAM2021056","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01074","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2852,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YC904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2800mm；轴距（mm）：2080mm；轮距（前轮/后轮）mm：1450/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：380mm；最小使用质量（kg）：2720kg；标准配重质量（kg）：200kg/330kg；最小使用比质量：41.1kg/kw；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420011","2027-03-23","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102019/WJ2021CFH04G/NW202102020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0038K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2853,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX954-C","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.71kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：70kW/95马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱换挡方式：机械有级挡、动力换向，选装：机械有级挡、 Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）；最小使用质量：3900kg（安全架）/4050kg（马鞍形地板驾驶室）/4100kg（平地板驾驶室）","T202000410270","2025-07-05","70","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0861/FH19GW0871/FH19GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2854,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1004-S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.8kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：73.5；最小使用质量（kg）:3880(安全框架)、3968（简易驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:52.8(安全框架)、54.0（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202100371824","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:FH21GW1331/No：FH21GW1321","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202008009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2855,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.8kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；最小使用质量（kg）:4100；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:55.8；排放标准：第三阶段。","T202100371770","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:FH20GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","W2009-144-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2856,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.1kg/kW","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；最小使用质量（kg）:4200；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:57.1；排放标准：第三阶段。","T202100371770","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:FH21GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","W2009-144-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2857,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1004-S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.66kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3650kg（平地板安全架）/3910kg（平地板驾驶室、马鞍形地板驾驶室）/3800kg（马鞍形地板安全架）","T202100321557","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0351/1/FH17GW0831/FH21GW1261/FH17GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT10GK0011","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2858,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3235kg","T202100231445","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610047","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2859,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.97kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3305kg","T202100231445","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","W201610047","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2860,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.41kg/kW","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：4903mm×2270mm×2900mm；轴距或履带接地长：2575mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1700；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：4650；最小使用比质量：57.41；标准配重(前/后)：310/344；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：81kw、发动机标定转速：2200r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：独立式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100321548","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608100","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT027-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2861,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WD1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.91kg/kW","标定功率：110马力（81kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.91（带安全架）/50.61（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A130-T302；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：81；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；选配发动机型号一：LR4A3LR23/0810；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；标定功率(kW)：81；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；结构尺寸（mm）：4440×2130×2760（至安全架顶）/4440×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：3800（带安全架）/4100（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2207；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1610/1620；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：16/8；发动机与离合器连接方式：直联；轮胎型号：11.2-24/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34； 11.2-24（水田）/14.9-30（水田）； 11.2-24（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/18.4-34（水田）；12.4-28（水田）/16.9-34（水田）。","T202100321599","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021076、FH20GW0221","南京赛姆认证科技发展有限公司、国家拖拉机质量监督检验中心","(2012)委检字整机类第64号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2862,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.14kg/kW","标定功率：100马力（73.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：57.14（带安全架）/59.59（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A110-T301；制造商: 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：73.5；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)： 4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4200（带安全架）/4380（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：13.6-24/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34；11.2-24（水田）/14.9-30（水田）；11.2-24（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/16.9-34（水田）；12.4-28（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/18.4-34（水田）；14.9-26（水田）/18.4-38（水田）。","T202232320009","2027-01-25","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021076、 FH21GW1881","南京赛姆认证科技发展有限公司/国家拖拉机质量监督检验中心","YH2021WJ01162","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2863,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.85kg/kW","标定功率：110马力（81kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：51.85（带安全架）/54.07（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A130-T302；制造商: 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：81；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4200（带安全架）/4380（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：13.6-24/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34；11.2-24（水田）/14.9-30（水田）；11.2-24（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/16.9-34（水田）；12.4-28（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/18.4-34（水田）；14.9-26（水田）/18.4-38（水田）。","T202232320009","2027-01-25","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021076、 FH21GW1881","南京赛姆认证科技发展有限公司/国家拖拉机质量监督检验中心","YH2021WJ01162","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2864,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","发动功率：73.5千瓦（100马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3210kg；最小使用比质量（kg/kW）：43.67；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2865,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","发动功率：73.5千瓦（100马力）；国三排放；四轮驱动；最小使用质量：3220kg；最小使用比质量（kg/kW）：43.81；挡位数（前进/倒退）12/12；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2770（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1520/1450；最小离地间隙及部位mm：380（前桥加油螺塞）。","T202032320419","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1751","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01307","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2866,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.1kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：73.5；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1850×2700（至空冷器顶）(驾驶室），4070×1850×2700（至安全架顶）(选装安全框架）；轴距(mm)：2065；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1300/1400；最小离地间隙及部位(mm)：350(至下拉杆支座底部）；最小使用质量（㎏）：3480(驾驶室），3315(选装安全框架）；最小使用比质量（kg/kW）：47.3(驾驶室）,45.1(选装安全框架）;排放标准：第三阶段","T202100510838","2026-08-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","驾驶室：FH21GW0711；防翻架：FH22GW0191","驾驶室：国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）；防翻架：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT20GK0471","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2867,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","功率：73.5kW 马力:100马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:44.22kg/kW\n外廓尺寸(长×宽×高)：4230*1750*2820（安全架）/4230*1750*2820（驾驶室）mm；轴距或履带接地长：2070mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1420/1352mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：3250（安全架）/3325（驾驶室）kg；标准配重(前/后)：112/200kg；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：LT1204.46.001（安全架）/LT1204.45.001（驾驶室）；前照灯型号：LT1204.45.020；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式制动器；驻车制动系型式：湿式、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型、水田型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片、双作用；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30","T202100230943","2026-11-02","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021GFH001（安全架）/WJ2021FFH019（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2868,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.33kg/kW","100马力轮式拖拉机；发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3920；","T202000411269","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0341","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS002","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2869,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方 1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.47kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：81；外廓尺寸mm（长×宽×高）：4650×2050×3010；轴距mm：2500；常用轮距mm（前轮/后轮）：1620/1620;轮距mm（前轮/后轮）：1620/1620;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无极可调；最小使用质量kg：4250；标准配重kg(前/后)：220/160；最小使用比质量kg/kW：52.47；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4/4；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/3/1；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：六柱框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34","T202141410235","2026-12-27","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2870,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","N1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1940×2800mm（驾驶室顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：2020mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1370、1550mm/1300-1600mm；标准配重：前88kg/后60kg；发动机标定功率：73.5kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮16.9-30；最小使用质量：3200kg（已于2021.9.23经江苏省农业机械试验鉴定站确认，同意减少安全架配置，并且已在全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台上传备案）；挡位数（前进/倒退）：12/12。","T202100320070","2026-04-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2871,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长宽×高及部位):4510×2380×3054mm（驾驶室顶部）；轴距:2200mm；轮距（前轮/后轮）：1595、1675、1755、1855/1650～2050mm；最小离地间隙及部位：375（前桥底部）mm；最小使用质量:3984KG；标准配重(前/后)：440/460KG；最小使用比质量(kg/kW)：54.2；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：ST2004.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34","T202134340438","2026-12-26","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201502034-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2872,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1104-1","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.0kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4550×2300×2940（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：81.0，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M5U22/0810E,轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4050，配重（kg）(前/后)：200/500,机械平面组成式，机架型式：无架，最小使用比质量（kg/kw):50.0。","T202100371002","2026-11-02","81.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH13GW0051/1","国家拖拉机质量监督检验中心","W201201022-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2873,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-5X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.06kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW，最小使用比质量：53.06kg/kW","T202100371816","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2874,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-D","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5，最小使用比质量：56.5kg/kW","T202100371795","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201210048-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2875,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW，最小使用比质量：55.8kg/kW","T202100321587","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202102001 NW201705074","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2876,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-5X","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW，最小使用比质量：48.1kg/kW","T202100371806","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC202101071","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2877,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.92kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4100×1700×2650驾驶室吊装螺栓顶面；轴距：2030；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1500；最小离地间隙及部位：400（前桥下沿）；最小使用质量：3250（驾驶室）；最小使用比质量：43.92（驾驶室）；标准配重(前/后)：115/56；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB1204.46.001、驾驶室、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830V干式；排气管消声腔外形尺寸：Ф115×600；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；配套动力型号：YN4E106-30CR4；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：74；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第3阶段。选配：轮胎型号：8.3-24/11-32","T202232320003","2027-01-25","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021088","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01074","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2878,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YC1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外廓尺寸（mm）：4060mm×1860mm×2740mm；轴距（mm）：2080mm；轮距（前轮/后轮）mm：1450/1500；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：380mm；最小使用质量（kg）：3210kg；标准配重质量（kg）：200kg/330kg；最小使用比质量：43.7kg/kw；档位数：12/12/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：9.5-24/14.9-30；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202242420011","2027-03-23","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102019/WJ2021CFH04G","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0038K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2879,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","F1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:4650×2160×2700（安全架顶）mm；整机驱动型式：四驱；发动机标定功率:74KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:3700kg；标准配重(前/后):550/200kg；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：动力换向；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：V2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；最小使用比质量：50kg/kW;","T202100321510","2026-12-30","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1621/ FH15GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","201501077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2880,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","F1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.4kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:4650×2160×2700（驾驶室顶部）mm；整机驱动型式：四驱；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:4100kg；标准配重(前/后):550/200kg；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：动力换向；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：W2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；最小使用比质量：55.4kg/kW;","T202100321510","2026-12-30","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","201501077","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2881,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1104-C","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.08kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:4650×2160×2750（驾驶室顶部）mm；整机驱动型式：四驱；发动机标定功率：81kW；发动机型号:44CWC3.1165；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；标准配重(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：动力换向；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：W2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；最小使用比质量：53.08kg/kW;","T202100321509","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","201601212","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2882,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","EN1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；换挡方式：动力换向；功率：73.5KW（100马力）；最小使用比质量：43.9kg/kW（安全架）/44.8kg/kW(驾驶室）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4315×1965×2870（安全架顶）mm；4315×1965×2620（驾驶室顶）；轴距：2250mm；常用轮距(前轮/后轮) ：1520/1520mm；最小离地间隙及部位：475mm(燃油箱下侧支架）；最小使用质量：3230kg（安全架）/3290kg（驾驶室）；发动机型号：ZD30N10-3D5；发动机结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；发动机生产厂：东风轻型发动机有限公司；发动机气缸数：4；发动机标定功率：73.5kW；发动机标定转速：2200r/min；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；水田轮：9.5-24/16.9-30；国家第三排放阶段","T202242420001","2027-02-06","73.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH21GW0961/FH21GW0951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ/WT036-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2883,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","东风井关农业机械有限公司","轮式拖拉机","T1054-PWCY","功率:105马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.49kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：105马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：动力换向；外廓尺寸（mm）：4315×1965×2620（驾驶室顶部)；轴距：2250；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：3435kg；发动机型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；型号：1104D-44TA；生产厂家：无锡珀金斯动力系统科技有限公司；额定功率：77.2KW；额定转速：2200r/min；排放阶段：国家第三阶段","T202100321583","2026-12-30","77.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","FH17GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ/WT 036-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2884,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-5XP","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.06kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW，传动系主变速换挡方式：机械有级挡，传动系副变速换挡方式：动力换向，最小使用比质量：53.06kg/kW","T202100371816","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2885,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1104-5XP","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW，传动系主变速换挡方式：机械有级挡，传动系副变速换挡方式：动力换向，最小使用比质量：48.1kg/kW","T202100371816","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2886,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204-S","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.0kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：3968（简易驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:45.0（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202100371824","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：FH21GW1321","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202008009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2887,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.69kg/kW","功率：120马力/88.2kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：5000kg（安全架）/5030kg（驾驶室）","T202100021132","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0461/FH18GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS052","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2888,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.57kg/kW","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量：4930kg(安全架)/5250kg(驾驶室)","T202100021132","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0461/FH18GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS054","河南省农业机械试验鉴定站"]
[2889,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.18kg/kW","功率:88.2kW/120马力；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：4000kg（马鞍形地板安全架）/4040kg（马鞍形地板驾驶室）/4175kg（平地板驾驶室）/3985kg（平地板安全架）","T202100321557","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0351/1/FH17GW0831/FH21GW1261/FH17GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0331","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2890,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1354","功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.83kg/kW","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：4903mm×2270mm×2900mm；轴距或履带接地长：2575mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1700；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：4650；最小使用比质量：46.83；标准配重(前/后)：310/344；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：99.3kW、发动机标定转速：2200r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：独立式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100321548","2026-12-30","99.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608100","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT027-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2891,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","标定功率：120马力（88.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：47.62（带安全架）/49.66（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A140-T304；制造商: 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：88.2；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4200（带安全架）/4380（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：13.6-24/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34；11.2-24（水田）/14.9-30（水田）；11.2-24（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/16.9-34（水田）；12.4-28（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/18.4-34（水田）；14.9-26（水田）/18.4-38（水田）。","T202232320009","2027-01-25","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021076、 FH21GW1881","南京赛姆认证科技发展有限公司/国家拖拉机质量监督检验中心","YH2021WJ01162","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2892,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.93kg/kW","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.93（带安全架）/45.82（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A150-T305；制造商: 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：95.6；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/ 4730×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4200（带安全架）/4380（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：13.6-24/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34；11.2-24（水田）/14.9-30（水田）；11.2-24（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/16.9-34（水田）；12.4-28（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/18.4-34（水田）；14.9-26（水田）/18.4-38（水田）。","T202232320009","2027-01-25","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021076、 FH21GW1881","南京赛姆认证科技发展有限公司/国家拖拉机质量监督检验中心","YH2021WJ01162","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2893,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:  46.48 kg/kW","发动机功率：88.2千瓦（120马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量kg：4100，最小使用比质量（kg/kW）：46.48；前进/倒退/爬行：16/8/12；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2160(2050～2450)×2935；整机轴距或履带接地长mm：2600；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1610/1620；整机最小离地间隙mm：430。","苏农机（2018）第（0498）号","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","(2014)委字01类第117号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2894,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.29kg/kW","发动机功率：88.2千瓦（120马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量kg：4260，最小使用比质量（kg/kW）：48.29；前进/倒退/爬行16/8/12；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2160(2050～2450)×2935；整机轴距或履带接地长mm：2600/2195；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1610；驾驶室。","苏农机（2018）第（0498）号","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1071","国家拖拉机质量监督检验中心","(2014)委字01类第117号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2895,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTB1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","功率：88.3kW 马力:120马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:43.71kg/kW\n外廓尺寸(长×宽×高)：4315*1750*2820（安全架）/4315*1750*2820（驾驶室）mm；轴距或履带接地长：2070mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1353/1352mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：3860（安全架）/3930（驾驶室）kg；标准配重(前/后)：200/200kg；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*3*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：LT1204.46.001（安全架）/LT1204.45.001（驾驶室）；前照灯型号：LT1204.45.020；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式制动器；驻车制动系型式：湿式、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型、水田型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片、双作用；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30","T202100230943","2026-11-02","88.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021GFH001（安全架）/WJ2021FFH019（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018LKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2896,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.66 kg/kW","120马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率88.2kW，排放阶段：国三，最小使用质量4380kg（架）/4540kg（室）。","T202141410150","2026-10-28","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX052T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2897,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1304B","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.81kg/kW","130马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率95.6kW，排放阶段：国三，最小使用质量4380kg（架）/4540kg（室）。","T202141410150","2026-10-28","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581/FH11GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX052T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2898,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.35kg/kW","120马力轮式拖拉机；发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:4000；最小使用比质量（kg/kW）：45.35；","T202141410231","2026-12-27","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0631","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[2899,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1304-F6","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.7kg/kW","功率：130马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5180×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4850kg；最小使用比质量：50.7kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002035；NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2900,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5X","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：47.62kg/kW","T202100371816","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2901,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5XS","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：49.9kg/kW","T202100371816","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2902,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-U1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：44.22kg/kW","T202100231470","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202102001 NW201705074","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第109号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2903,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-X","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：47.6kg/kW","T202100321587","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705074","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第077号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2904,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-5X","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.03kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW，最小使用比质量：46.03kg/kW","T202100371816","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2905,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-5XF","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.04kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW，最小使用比质量：44.04kg/kW","T202100371816","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2906,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.39/47.90kg/kW","功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：47.39（安全架）/47.90（驾驶室）","T202100321621","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705046、NW201705050（因技术扩展新报告编号为：NW201802011、NW201908060）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2907,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7/53.8kg/kW","功率：120马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：51.7（安全架）/53.8(驾驶室）","T202000320183","2025-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201912030、NW201908065","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2908,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX1204-D","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5/45.4kg/kW","功率：120马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.5（安全架）/45.4(驾驶室）","T202000320183","2025-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201912030、NW201908065","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2909,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","120马力拖拉机，四轮驱动，发动机型号：4K41LT31/1204；制造商：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率：88.2kW；标定转速：2400r/min；排放阶段：国三阶段；最小使用质量：3880kg，最小使用比质量：44.0kg/kW。","T202165650014","2026-03-15","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909063   ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240139","潍坊市产品质量检验所"]
[2910,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:4650×2160×2750（安全框架顶）mm；整机驱动型式：四驱；发动机标定功率：88.5kW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:3900kg；标准配重(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：动力换向；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：V2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；最小使用比质量：44kg/kW;","T202100321509","2026-12-30","88.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1621/ FH15GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心","201501078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2911,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1204-C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.6kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:4650×2160×2750（驾驶室顶部）mm；整机驱动型式：四驱；发动机标定功率：88.5kW；发动机型号:44CWC3.1164；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；标准配重(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量2个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：动力换向；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：W2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；最小使用比质量：48.6kg/kW;","T202100321509","2026-12-30","88.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691 /   FH20GW1471+GC055C0FC1","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)/国家拖拉机质量监督检验中心","201501078","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2912,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","S1304-C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:4650×2160×2750（驾驶室顶部）mm；整机驱动型式：四驱；发动机标定功率:95.6kW；发动机型号:44CWC3.1156；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速位置和换挡方式：第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：动力换向；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：GC055C0FC1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；最小使用比质量：45kg/kW;","T202100321509","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","OECD 4/1691 /   FH20GW1471+GC055C0FC1","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)/国家拖拉机质量监督检验中心","201601212","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2913,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5XP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，传动系主变速换挡方式：机械有级挡，传动系副变速换挡方式：动力换向，最小使用比质量：44.22kg/kW","T202100371816","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2914,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-XAP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡），最小使用比质量：44.2kg/kW","T202100321587","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202102001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2915,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-XP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：负载变速（动力换挡），最小使用比质量：47.6kg/kW","T202100321587","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第007号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2916,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-5XFP","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.04kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW，传动系主变速换挡方式：机械有级挡，传动系副变速换挡方式：动力换向，最小使用比质量：44.04kg/kW","T202100371816","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2917,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.15kg/kW","功率：110.3kW/150马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4980kg(马鞍形地板驾驶室）/5160kg(平地板安全架）/5280kg(平地板驾驶室）","T202100021132","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0351/1/FH09GW0141/1/FH17GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心"," LT16GK0271","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2918,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1504-S","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","功率：110.3kW/150马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4850kg(安全架）/5100kg(驾驶室）","T202200410088","2027-04-10","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1402/FH21GW1391","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT16GK0271","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2919,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.24kg/kW","型式：四轮驱动,排放阶段：国三,外廓尺寸(长×宽×高)：4975mm×2290mm×2860mm；轴距或履带接地长：2575mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1650/1765；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；最小使用质量：4990；最小使用比质量：45.24；标准配重(前/后)：440/516；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/（2+1）/2；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：110.3kW、发动机标定转速：2300r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：独立式；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2啮合套换挡组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38或14.9-24/18.4-34","T202100321527","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608100","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT028-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2920,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：5044×2120×3000（至安全架顶），选装5044×2120×3110（至驾驶室顶）；轴距mm：2681；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1646、1720、1900、1928，后轮1656、1688、1884、2088；最小使用质量kg：4530（安全架）、选装4800（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：560/400；最小使用比质量kg/kw：44（安全架）、46.6（驾驶室）；档位数(前进/倒退)：12/12，选装24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮16.9-38，选装后轮14.9-30、16.9-30、14.9-30PR、13.6-38PR、16.9-34PR、18.4-34R-2；轮胎数量（前/后）：2/2；配套动力型号：YC6J165-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：102.9kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320457","2026-12-29","102.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1521/FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201701044","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2921,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1404-3","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.54（带安全架）/44.47（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A160-T303；制造商: 广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4745×2130×2760（至安全架顶）/ 4745×2130×2820（至驾驶室顶）；整机使用质量（kg）：4485（带安全架）/4580（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2368.5；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：14.9-26/18.4-38；选装轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34；13.6-24/16.9-34；11.2-24（水田）/14.9-30（水田）；11.2-24（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/16.9-34（水田）；12.4-28（水田）/13.6-38（水田）；12.4-28（水田）/18.4-34（水田）；14.9-26（半高花）/18.4-38（半高花）。","T202232320009","2027-01-25","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021076、 FH21GW1881","南京赛姆认证科技发展有限公司/国家拖拉机质量监督检验中心","YH2021WJ01162","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2922,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTD1404-4","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","功率：103kW 马力:140马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:43.54kg/kW\n外廓尺寸(长×宽×高)：4525*2130*2900（安全架）/4525*2130*2990（驾驶室）mm；轴距或履带接地长：2232mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1592/1700mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：4485（安全架）/4550（驾驶室）kg；标准配重(前/后)：184/320kg；档位数(前进/倒退/爬行)：24/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*（3+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：LT1604.46.001(安全架)/LT1804.45.001（驾驶室）；前照灯型号：LT1504.47.020/1504.47.021；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：机械、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：4*（3+1）*2组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34","T202100230944","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021GFH020（安全架）/WJ2021FFH018（驾驶室）","河南省拖拉机柴油产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2923,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTD1404-6","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.63kg/kW","功率：103kW 马力:140马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:45.63kg/kW\n外廓尺寸(长×宽×高)：4740*2170*2900（安全架）/4740*2170*2990（驾驶室）mm；轴距或履带接地长：2445mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1750/1700mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：4700（安全架）/4850（驾驶室）kg；标准配重(前/后)：184/320kg；档位数(前进/倒退/爬行)：24/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*（3+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：LT1604.46.001(安全架)/LT1804.45.001（驾驶室）；前照灯型号：LT1504.47.020/1504.47.021；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：机械、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：4*（3+1）*2组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100230944","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021GFH020（安全架）/WJ2021FFH018（驾驶室）","河南省拖拉机柴油产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2924,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：103kw；最小使用质量：4500kg；最小使用比质量：43.7kg/kW","T202100341698","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095 和 SJ21FH3078（技术扩展）","湖北三智农业机械检测有限公司"," HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2925,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：103kw；最小使用质量：4490kg；最小使用比质量：43.6kg/kW","T202100341698","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095 和 SJ21FH3078（技术扩展）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2926,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.05 kg/kW","150马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率110.3kW，排放阶段：国三，最小使用质量5300kg","T202141410152","2026-10-28","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX055T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2927,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-X1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.51kg/kW","150马力轮式拖拉机；发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:4910；最小使用比质量（kg/kW):44.51；","T202141410233","2026-12-27","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0631","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2928,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1404-1X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","140马力、功率:103KW、四轮驱动、\"东方红\"系列LR4M3LR22/1103国三发动机、外形尺寸:4335× 2110× 3090mm、轴距:2210mm、轮距(前轮/后轮):1600/1616mm、最小使用质量4485㎏","T202100411839","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1801","国家拖拉机质量检验检测中心","LT19GK0181","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2929,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方 1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.85kg/kW","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：111；外廓尺寸mm（长×宽×高）：4900×2350×3250；轴距mm：2600；常用轮距mm（前轮/后轮）：1900/1900；轮距mm（前轮/后轮）：1900/1700-2300；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无极可调；最小使用质量kg：5200；标准配重kg(前/后)：320/180；最小使用比质量kg/kW：46.85；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8/12；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/3/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：六柱框架式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：4×（2＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38\n16/8/12","T202141410234","2026-12-27","111","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0241","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX057T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2930,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.5kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：5150×2400×3090 mm；轴距2650mm；轮距（前轮/后轮）： 1765、1775、1885、1935、2045、2055、2165/1620-2420；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调；最小使用质量：5300kg；最大配重（前/后）：440kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202100321586","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606060","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606125","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2931,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW","四轮驱动；外廓尺寸：5150×2400×3090 mm；轴距2650mm；轮距（前轮/后轮）： 1765、1775、1885、1935、2045、2055、2165/1620-2420；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调；最小使用质量：5300kg；最大配重（前/后）：440kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202100321586","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606060","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201606125","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[2932,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","KT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.71kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5190×2345×3345mm；驱动型式:四轮驱动；轴距:2670mm；轮距(前轮/后轮):1720、1815、1940、2000、2100/1660～2300mm；最小离地间隙及部位:460mm（前桥底部）；最小使用质量:5483KG；标准配重(前/后):588/480KG；最小使用比质量（kg/kW）：49.71；档位数(前进/倒退):16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：ST2004.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；","T202100321496","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械产品质量监督检验站","(2016)委检字整机类第0145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2933,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404-B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","16F+8R，机械有级档，四轮驱动，前/后轮胎：13.6-24/16.9-38，常用前后轮距：1610/1620，整机最小使用质量4485kg，最小使用比质量43.5 kg /kW，安全架。","T202100371789","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609125","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2934,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1404-B1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.5kg/kW","16F+8R，机械有级档，四轮驱动，前/后轮胎：13.6-24/16.9-38，常用前后轮距：1610/1620，整机最小使用质量4685kg，最小使用比质量45.5 kg /kW，驾驶室。","T202100371789","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606050","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2935,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.1kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：140马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5050×2180×2950（驾驶室顶部）；轴距：2520mm；最小使用质量：4650kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100370146","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2936,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1404-F6","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","功率：140马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5180×2200×2920(空滤器顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4850kg；最小使用比质量：47.1kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000371211","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002035；NW202002034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2937,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","YJ-1504-D轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4800×2220×3050；轴距mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)mm：1690/1730；最小离地间隙及部位mm：405前驱动桥下沿；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1310；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：4800；标准配重(前/后)：220/160kg；最小使用比质量kg/kW：43.52；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.451/简易驾驶室；发动机：型号：YC6J175-T301；结构型式：直列、四冲程；生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；进气方式：增压中冷；气缸数：6；标定功率kW：110.3；标定转速r/min：2300；空气滤清器型号/型式：6J/干式；排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚)mm：600×295×140；排气管消声腔质量kg：12.3；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构/转向机构型式：方向盘/前轮转向；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/3类；工作装置液压油泵型号：425；工作装置安全阀全开压力MPa：16±0.5；选装轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-28/16.9-34；11.2-24 /16.9-34；11.2-24 /13.6-38；选装发动机1：型号：LR6M3ZU23/1103E；结构型式：直列、四冲程；生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率kW：110.3；标定转速r/min：2300；空气滤清器型号/型式：240100181591/干式；选装发动机2：型号：WP6G150E330A；结构型式：直列、四冲程；生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率kW：110.3；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：KLQ-518D/干式。","T202132320446","2026-12-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2938,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","外型尺寸（mm）：4528×2100×2970（空滤器顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:103（国三）;\n轴距（mm）:2180;\n最小使用质量（kg）:4555;\n轮距(前轮/后轮)mm：1610、1710、1750、1810、1850、1950/1605、1700、1815、1890、2005;\n标准配重(前/后)kg:480/330;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:44.2;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34","T202100370980","2026-11-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201601216","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2939,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.71kg/kW","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200（空滤器顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:110.3（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035;\n轮距(前轮/后轮)mm：1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330;\n标准配重(前/后)kg:600/240;\n挡位数(前进/倒退):12/4;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:54.71;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","T202100231439","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2940,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1504-3","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.42kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5000×2510×3000（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：110.3，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G150E330A,选装发动机商标或品牌：东方红、玉柴、大柴，发动机型号：LR6M3LR22/1103、YC6J175-T303、BF6M2012-15T3R;轴距（mm）：2650，最小使用质量（kg）：5120，配重（kg）(前/后)：600/480，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：5260，标准配重（kg）(前/后)：600/480,最小使用比质量（kg/kw):46.42；","T202100321575","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201908016(安全架)NW202012037(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第020号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2941,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XS2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：102.9KW，最小使用比质量： 44kg/kW","T202100371828","2026-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202108008 NW202108009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021301","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2942,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；最小使用质量：4500kg（部级变更）；最小使用比质量(kg/kW)：43.73；变更部位：翻倾防护装置，变更内容：六缸机安全架变更为驾驶室，最小使用质量:由3950kg变更为4500kg；变更前整机技术状态：四缸驾驶室、四缸安全架、六缸安全架，对应最小使用质量（kg）：4100、3800、3950，变更后整机状态：六缸驾驶室，最小使用质量（kg）4500；变更后该证书仅包含六缸驾驶室技术状态。","部20190646","2023-12-31","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201812017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180802-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2943,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XAS2","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：110.3KW，最小使用比质量： 44.1kg/kW","T202100371826","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202108008","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021021301","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2944,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XS","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3kw；最小使用比质量(kg/kW)：43.52；已通过《推广鉴定证书有效期内拖拉机产品减少配置申请》，最小使用质量4800kg。","T202000341186","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200106","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2945,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XS2","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：110.3KW，最小使用比质量： 44.1kg/kW","T202100371828","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021301","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2946,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW，最小使用比质量：47.6kg/kW","T202100321609","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第0128号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2947,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：5090×2480×3005(驾驶室顶）；轴距（mm）：2650；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1900/2020；最小离地间隙及部位：475（前桥底部）；最小使用质量（kg）:4900；标准配重(前/后)（kg）：660/480；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室）型号、型式及生产商：TD1000.451F、简易驾驶室、潍坊帅克机械有限责任公司；空气滤清器型号及型式：KX2440F、干式；排气管消声腔外形尺寸（mm）：600×290×140；转向系型式：液压助力；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38，最小使用比质量（kg/kW）：47.6。","T202100321566","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ078","湖北三智农业机械检测有限公司","2016KKX115","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2948,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：5090×2480×3005(驾驶室顶)；轴距（mm）：2650；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1900/2020；最小离地间隙及部位：490（前桥底部）；最小使用质量（kg）:4900；标准配重(前/后)（kg）：660/480；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室）型号、型式及生产商：TD1000.451F、简易驾驶室、潍坊帅克机械有限责任公司；空气滤清器型号及型式：KX2440F、干式；排气管消声腔外形尺寸（mm）：600×290×140；转向系型式：液压助力；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38，最小使用比质量（kg/kW）：44.4。","T202100321566","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ078","湖北三智农业机械检测有限公司","2016KKX115","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2949,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.35kg/kW","功率：140马力\n整机驱动型式：四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)：5120×2330×2970（至空滤器顶）\n轴距或履带接地长(mm)：2620\n轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1800/1840-2000\n最小离地间隙及部位(mm)：480（前桥）\n最小使用质量(kg)：5290\n最小使用比质量（kg/kW）:51.35\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38\n排放阶段：国3","T202100511912","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH09G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2015KKX064","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2950,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","功率：150马力\n整机驱动型式：四轮驱动\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5120×2330×2970（至空滤器顶）\n轴距或履带接地长(mm)：2620\n轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1800/1840-2000\n最小离地间隙及部位(mm)：480（前桥）\n最小使用质量(kg)：5290\n最小使用比质量（kg/kW）:47.96\n轮胎型号：14.9-26/18.4-38\n排放阶段：国3","T202100511912","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH09G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2015KKX064","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2951,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21/47.57kg/kW","功率：140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：46.21（安全架）/47.57（驾驶室）","T202100321621","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705046、NW201705050（因技术扩展新报告编号为：NW201802011、NW201908060）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2952,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56/46.70kg/kW","功率：140马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：44.56（安全架）/46.70(驾驶室）","T202100321631","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201704109/NW201704108(因技术扩展，新报告编号为NW201908062/NW201908065)内页第1页有关系说明","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201301073-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2953,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","150马力：标定功率：110.3kw；最小使用质量:4800kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.5；配套发动机型号：YC6J175-T301；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：六缸；标定转速（r/min）：2300；排放标准：第三阶段；外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2200×2960；轴距或履带接地长：2540；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1610、1710、1810、1950/1650-1950；最小离地间隙及部位：380、前桥底部；标准配重(前/后)：660/172；档位数(前进/倒退)：16F/8R；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室）型号、型式及生产商：鑫升1554型、简易驾驶室、潍坊市鑫升机械制造有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸：φ130×790；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ,4×（2+1） ×2；主变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；履带材质：/；履带板宽度：/。","T202132320440","2026-12-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX032","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2954,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSF1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","150马力：标定功率：110.3kw；最小使用质量：5145kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：46.6；配套发动机型号：YC6J175-T301；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：六缸；标定转速（r/min）：2300；排放标准：第三阶段；外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2250×3120；轴距或履带接地长：2630；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1630、1730、1850/1650-2285；最小离地间隙及部位：490、前桥底部；标准配重(前/后)：440/320；档位数(前进/倒退)：16F/8R；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室）型号、型式及生产商：鑫升1554型、简易驾驶室、潍坊市鑫升机械制造有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸：600×300×150；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ,4×（2+1） ×2；主变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；履带材质：/；履带板宽度：/。","T202100321560","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201712067","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2955,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1404-B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.03kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5240×2280×2780mm；轴距：2640mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1828/2120mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5385kg；标准配重(前/后)：450/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；变速箱型式：电液控制；变速箱换档方式：区域动力换挡；","T202100231456","2026-12-30","103.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 740 no 1","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","LT16GK0041","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2956,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","1404-1L","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.1kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；负载变速（动力换挡），最小使用比质量：48.1kg/kW","T202100371817","2026-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003030","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190601","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2957,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT1604-Q","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","整机外廊尺寸：4900*2200*3100； 驱动方式：四轮驱动； 功率：117.6KW；国三发动机；轴距：2600mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1800/1650mm；轮距（前轮/后轮）：1600、1700、1800、1900、2000/1610-2010mm；最小离地间隙：410mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1301mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.02；最小使用质量；5450kg；标准配重（前/后）：900/500kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度：35.7km/h；发动机与主离合器联接方式：直联","T202100230937","2026-11-02","117.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0992","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t","LT20GK0611","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t"]
[2958,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1604-S","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.76kg/kW","功率：117.7kW/160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：5150kg(安全架）/ 5180kg(驾驶室）","T202200510116","2027-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1021/FH21GW1391","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT17GK0201","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[2959,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","湖北超能农业装备有限公司","轮式拖拉机","SH1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.49kg/kW","型式：四轮驱动；排放阶段：国三，外廓尺寸(长×宽×高)：5360mm×2700mm×3100mm；轴距或履带接地长：2688mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1980/1900；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；最小使用质量：7580；最小使用比质量：62.49；标准配重(前/后)：660/480；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/(1+1)；发动机与离合器联接方式：发动机标定功率：121.3kW、发动机标定转速：2200r/min、直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：湿式、双片盘式；驻车制动系型式：湿式、盘式；前驱动桥型式：旱田型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：独立式；传动系变速箱型式：4/4/（1+1）；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：同步器换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/18.4-42","T202100321547","2026-12-30","121.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","W201608099","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","HBNJ/WT 029-2017","湖北省农业机械鉴定站"]
[2960,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RS1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.8kg/kW","功率：160马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为49.8；","T202100341725","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021HFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210011K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2961,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.3kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5249×2155×3180（至空滤顶）；轴距mm：2853；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1608、1700、1720、1792、1812、1828、1848、1940，后轮1574-2588；最小使用质量kg：5800；标准配重（前/后）kg：560/400；最小使用比质量kg/kw：49.3；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-28或14.9-26或12.4-28或14.9R28，后轮18.4-38或16.9-38或18.4-34或18.4R38；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：YCA07190-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：117.6kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装YC6J190-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：117.6kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320054","2026-02-25","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," No.FH20GW2151/No.FH20GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801086","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2962,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF1604-YF","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.07kg/kW","160马力轮式拖拉机；发动机标定功率：117.7kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:5775；最小使用比质量（kg/kW）:49.07；","T202265650031","2027-01-29","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","NW202007078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2963,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.7kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率：117.6（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5050×2350×3200（至空滤器顶）；轴距：2580（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:470(至前桥底部）；最小使用质量：5500（㎏）；最小使用比质量：46.7（kg/kW）","T202100321644","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0171","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2964,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTD1604-6","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.84kg/kW","功率：117.7kW 马力:160马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:43.84kg/kW\n外廓尺寸(长×宽×高)：4805*2170*2990（安全架）/4805*2170*3000（驾驶室）mm；轴距或履带接地长：2540mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1842/1616mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：5160（安全架）/5240（驾驶室）kg；标准配重(前/后)：184/320kg；档位数(前进/倒退/爬行)：24/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*（3+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：LT1604.46.001(安全架)/LT1804.45.001（驾驶室）；前照灯型号：LT1504.47.020/1504.47.021；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：机械、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：4*（3+1）*2组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/16.9-38","T202100230944","2026-11-02","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021GFH020（安全架）/WJ2021FFH018（驾驶室）","河南省拖拉机柴油产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2965,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：117.7kw；最小使用质量：5140kg；最小使用比质量：43.7kg/kW","T202100341698","2026-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095 和 SJ21FH3078（技术扩展）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587 ","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2966,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：117.7kw；最小使用质量：5130kg；最小使用比质量：43.6kg/kW","T202100341698","2026-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ095 和 SJ21FH3078（技术扩展）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200587","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2967,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45kg/kW","功率：117.7kw 驱动方式：四轮驱动 最小使用比质量：45.0","T202100511903","2026-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","   W201506109             WJ2018HFH006\t","山东省农业机械产品质量监督检验站           河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX069\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2968,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.34kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5180x2300x3130mm；轴距或履带接地长：2680mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1750/1770mm；整机最小离地间隙：330mm；最小使用质量：5350kg；整机标准配重(前/后)：720/360kg ；整机最小使用比质量：45.34kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。发动机型号：WP6G160E330，功率：118kw，制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司，排放阶段：国三。发动机型号：YC6J190-T302，功率：117.6kw,制造商：广西玉柴机械股份有限公司，排放阶段：国三。","T202100321595","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX109","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2969,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","KT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.56kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5205×2340×3350mm（驾驶室顶部）；轴距:2673mm；轮距(前轮/后轮):1720、1815、1960、2000、2100/1660～2300MM；最小离地间隙及部位：460MM（前桥底部）；最小使用质量:5494KG；标准配重(前/后):588/480KG；最小使用比质量（kg/kW）：46.56；档位数(前进/倒退）:16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：ST2004.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；","T202100321496","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W20152039","山东省农业机械产品质量监督检验站","(2016)委检字第0145号整机类","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2970,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.62kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm：5090×2370×3040；轴距mm：2560；常用轮距(前轮/后轮)mm：1790/1760；最小离地间隙及部位mm：450（前桥壳体底部）；最小使用质量kg：5370；标准配重(前/后)kg：900/240；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产厂：TD904.451C、简易驾驶室、山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：TF1404.11.020，干式；排气管消声腔外形尺寸mm:600×295×143；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38，13.6-24/18.4-34。","T202100231459","2026-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX077","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2971,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：160马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5050×2180×2950（驾驶室顶部）；轴距：2520mm；最小使用质量：5132kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100370146","2026-04-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2972,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MF1604-M","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","功率：160马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2350×2970mm（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1515mm；最小使用质量：5400kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230422","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202012098","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2973,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.39kg/kW","YJ1604-D轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4800×2220×3050；轴距mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)mm：1710/1692；最小离地间隙及部位mm：415前驱动桥下沿；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1310；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：5120；标准配重(前/后)：440/160kg；最小使用比质量kg/kW：43.39；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.452/简易驾驶室；发动机：型号：WP6G160E330；结构型式：直列、四冲程；生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；进气方式：涡轮增压；气缸数：6；标定功率kW：118；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：KLQ-518D/干式；排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚)mm：600×270×126；排气管消声腔质量kg：13；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构/转向机构型式：方向盘/前轮转向；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/3类；工作装置液压油泵型号：CBN-F320；工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5；选装轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-28/16.9-34；11.2-24 /16.9-34；11.2-24 /13.6-38；12.4-24/16.9-34；选装档位数（前进/倒退）：24/8；增补选装发动机：型号：LR6A3LR22/1177；结构型式：直列、四冲程；生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率kW：117.6；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：X011929/干式。","T202000320452","2025-09-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2974,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.73kg/kW","外型尺寸（mm）：5430×2450×3200（空滤器顶部）；选装5350×2450×3100（空滤器顶部）\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:118或选装117.6（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:6035或选装5750;\n轮距(前轮/后轮)mm：1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645～2330;\n标准配重(前/后)kg:600/240;\n挡位数(前进/倒退):12/4或选装24/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:51.14选装48.73;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","T202100231439","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025、NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2975,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-5XS2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：117.6KW，最小使用比质量： 44.1kg/kW","T202100371828","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021301","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2976,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW，最小使用比质量：44.6kg/kW","T202100321609","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101019-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0143号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2977,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-Q","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6kw，最小使用比质量：45.9kg/kW","T202100321609","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第075号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2978,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-R","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.3kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW，最小使用比质量：52.3kg/kW","T202100321634","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202102011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201410023-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[2979,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.61kg/kW","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.61","T202100321620","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705047（因技术扩展，新报告编号为：NW201908057）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2980,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NTC1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.19kg/kW","功率：160马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：46.19","T202100341673","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2981,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NTC1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.2kg/kW","功率：160马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：45.2","T202100341673","2026-12-30","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2982,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XTC1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.08kg/kW","功率：160马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：45.08","T202100340540","2026-06-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2983,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊同和动力装备有限公司","轮式拖拉机","THD1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.47kg/kW","整机型号、名称 / THD1604-1型、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5000×2150×2900驾驶室顶部 \n轴距 mm 2530 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1610/1650 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1610、1710、1810、1950/1650～1990 \n最小离地间隙及部位 mm 415 前桥下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1310 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 118 \n最小使用质量 kg 5130 \n标准配重(前/后) kg 385/160 \n最小使用比质量 kg/kW 43.47\n挡位数（前进/倒退） / 16/8 \n主变速挡位数 / 4 \n副变速挡位数 / 2×（2+1） \n最高设计理论速度 km/h 34.63 \n发动机标定功率（kw）:118","T202100431047","2026-11-02","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01357","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2984,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.43kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3330×3070mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2254/1842mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7129kg；标准配重(前/后)：810/454kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：1976-00-1；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","T202100231454","2026-12-30","122","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 984","丹麦农业科学研究所比格霍尔姆检测中心","KK-3（2011）016","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[2985,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-QP","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW；负载变速（动力换挡），最小使用比质量：48kg/kW","T202100321589","2026-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第111号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2986,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：132.5KW(180马力) ； 发动机型号：WP6G180E330 ；最小使用质量：5870Kg； 整机外廓尺寸：5230× 2330× 2920 （驾驶室顶部）；轴距：2695mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38 \n发动机生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","T202100341699","2026-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","SJ21FH3073","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909044","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2987,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RG1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.7kg/kW","功率：180马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为51.7；选装双排轮配置最小使用比质量（kg/kw）：57.25；","T202100341724","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021HFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210010K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2988,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RS1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","功率：180马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为44.2；","T202100341725","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021HFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210011K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2989,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF1804-E","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","180马力轮式拖拉机；发动机标定功率：132.4kW/132.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:5773；最小使用比质量（kg/kW）：43.60.","T202165650021","2026-03-15","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020KFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018CKKX013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2990,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率：132.4（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5050×2350×3200（至空滤器顶）；轴距：2580（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:470(至前桥底部）；最小使用质量：6200（㎏）；最小使用比质量：46.8（kg/kW）","T202100321644","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0171","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[2991,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","LTD1804-6","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","功率：132.4kW 马力:180马力 驱动方式:四轮驱动 最小使用质量比:43.81kg/kW\n外廓尺寸(长×宽×高)：4805*2170*3000mm；轴距或履带接地长：2540mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1842/1616mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/有级调节；最小使用质量：5800kg；标准配重(前/后)：184/320kg；档位数(前进/倒退/爬行)：24/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*（3+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：LT1804.45.001（驾驶室）；前照灯型号：LT1504.47.020/1504.47.021；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：机械、盘式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/16.9-38","T202100230944","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021FFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2992,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.32 kg/kW","180马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率132.5kW，排放阶段：国三，最小使用质量6800kg","T202100321546","2026-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX056T","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2993,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","四轮驱动；功率（kW）：132.5；外廓尺寸：5200×2400×3200mm；轴距2700mm；常用轮距（前轮/后轮）：1935/1850mm；最小使用质量：5770kg；标准配重（前/后）：440 kg /240 kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数*副变速档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202000321093","2025-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH035","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[2994,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.8kg/kW","功率：132.4kw 驱动方式：四轮驱动 最小使用比质量：49.8","T202100511904","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202101016\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX071\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2995,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：132.4kw 驱动方式：四轮驱动 最小使用比质量：43.7","T202100511903","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202102002\t\t\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 ","2016KKX070","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2996,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.43kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：（双排轮）：5150x3880x3070mm/（单排轮）：5150x2780x3070mm；轴距或履带接地长：2780mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2030/1800；整机最小离地间隙：320mm；最小使用质量：双排轮：7450kg/单排轮：7130kg；整机标准配重(前/后)：780/480kg ；整机最小使用比质量：54.78/52.43kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。发动机型号：WP6G185E330，功率：136kw，制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，排放阶段：国三。","T202100321635","2026-12-30","136","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2997,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：180马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5260×2240×2960（驾驶室顶部）；轴距mm：2654；最小使用质量kg：5780；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴转速：760/850 r/min。","T202100320466","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX077","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2998,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MF1804-M","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.81kg/kW","功率：180马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2350×2970mm（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1515mm；最小使用质量：6330kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230422","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202012098","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2999,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MG1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：180马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2450×3100（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1534mm；最小使用质量：5790kg；最小使用比质量：43.7kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370167","2026-04-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3000,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","YJ-1804-C轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5190×2250×3070；轴距mm：2620；常用轮距(前轮/后轮)mm：1690/1750；最小离地间隙及部位mm：470前驱动桥下沿；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1310；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：5800；标准配重(前/后)：440/240kg；最小使用比质量kg/kW：43.77；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.451/简易驾驶室；发动机：型号：WP6G180E330；结构型式：直列、四冲程；生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；进气方式：增压中冷；气缸数：6；标定功率kW：132.5；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：KLQ-518D/干式；排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚)mm：600×295×140；排气管消声腔质量kg：12.3；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构/转向机构型式：方向盘/前轮转向；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/3类；工作装置液压油泵型号：430；工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5；选装轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-34、13.6-28/18.4-34、14.9-24/18.4-34；选装档位数（前进/倒退）：24/8；选装发动机1：型号：LR6M3LU22/1324E；结构型式：直列、四冲程；生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率kW：132.4；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：240100181591/干式；选装发动机2：型号：YC6J200-T301；结构型式：直列、四冲程；生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：6；标定功率kW：132.4；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：6J/干式。","T202132320446","2026-12-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3001,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNH1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","标定功率：132.4kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量：47.64。","T202100230941","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021CFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3002,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZNH1804-M","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.64kg/kW","标定功率：132.4kw，驱动型式：四驱。最小使用比质量：47.64。","T202100230941","2026-11-02","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2021CFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：YH2021WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3003,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外型尺寸（mm）：5350×2450×3100（空滤器顶部）；选装5430×2450×3200（空滤器顶部）\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:132.5或选装132.4（国三）;\n轴距（mm）:2823;\n最小使用质量（kg）:5790或选装6035;\n轮距(前轮/后轮)mm：1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330;\n标准配重(前/后)kg:600/240;\n挡位数(前进/倒退):12/4或选装24/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:43.7、选装45.55;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","T202100231439","2026-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025、NW202012080","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3004,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.32kg/kW","外型尺寸（mm）：5550×2355×3310（空滤器顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:132.5或选装132.4（国三）;\n轴距（mm）:2835;\n最小使用质量（kg）:6800;\n轮距(前轮/后轮)mm：1935/1860～2200;\n标准配重(前/后)kg:800/720;\n挡位数(前进/倒退):16/16;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:51.32;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42","T202100231438","2026-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","201701065","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3005,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MR1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4kw，最小使用比质量：47.96kg/kW","T202100231474","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2017)委检字整机类第076号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3006,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NTC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","功率：180马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：46.2","T202100341673","2026-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3007,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NTC1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","功率：180马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.8","T202100341673","2026-12-30","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3008,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","180马力拖拉机，四轮驱动，发动机型号：YC6J200-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：6；标定功率：132.4kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国三阶段；最小使用质量：5770kg，最小使用比质量：43.58kg/kW。","T202165650013","2026-03-15","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909064-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240140","潍坊市产品质量检验所"]
[3009,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：5130mm×2320mm×3130mm；轴距（mm）：2650mm；轮距（前轮/后轮）mm：1775/1825；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：460mm；最小使用质量（kg）：5860kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：44.2kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-26/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220355","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ234/NW202102017","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200668","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3010,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.58kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3590×3070mm；轴距：2740mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2510mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7126kg；标准配重(前/后)：810/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：1976-00-1；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","T202100231454","2026-12-30","133","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/0 984","丹麦农业科学研究所比格霍尔姆检测中心","LT16GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3011,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","德拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT2404-Q","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","整机外廊尺寸：5600*2800*3200mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：177KW；国三发动机；轴距：2860mm ；常用轮距（前轮/后轮）：2000/1990；轮距（前轮/后轮）：1900、2000、2100/1710-2350mm；最小离地间隙：450mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1420.5mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：125±0.025mm；最小使用质量；8100kg；最小使用比质量45.76(kg/kw)；标准配重（前/后）：900/720kg；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：4×(1+1)；最高设计理论速度：31.14km/h；发动机与主离合器联接方式：直联","T202100230935","2026-11-02","177","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH21GW0992","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t","LT20GK0451","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）\t\t\t\t"]
[3012,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.26kg/kW","功率：155kW/210马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6860kg","部20180300","2022-12-31","155","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW1021","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3013,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.52kg/kW","功率：147.5kW/147kW/200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：8110kg（上柴9D发动机）/ 7720kg（上柴7H发动机）/ 7770kg（东方红6M发动机）","T202100021133","2026-12-30","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1391","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT09GK0161","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3014,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2004-EM","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.53kg/kW","功率：147.5kW/200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6420kg","T202200510118","2027-04-10","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1981","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0221","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[3015,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.06kg/kW","功率：162kW/220马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：8110kg（后单轮）/8900kg（后双轮）","T201900020256","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1391","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT10GK0041","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3016,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：147KW(200马力) ； 发动机型号：WP6G200E330 ；最小使用质量：6490Kg； 整机外廓尺寸：5230× 2330× 2950 （驾驶室顶部）；轴距：2695mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38 \n发动机生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","T202100341699","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","SJ21FH3073","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909044","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3017,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RG2104-1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","功率：210马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为44.4；选装双排轮配置最小使用比质量（kg/kw）：49.09；","T202100341724","2026-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021HFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210010K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[3018,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFL2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5940×2800×3310（至空滤顶）；轴距mm：2980；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1824、1892、1932、2000、2126、2200、2308，后轮1800-2400；最小使用质量kg：9000；标准配重（前/后）kg：800/0；最小使用比质量kg/kw：47.1；档位数（前进/倒退）：32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮420/85R30、540/65R30，后轮520/85R42、650/65R42；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：YCA08300-T300,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：191.2kw，标定转速：2200r/min，排放标准：第三阶段","T202132320465","2026-12-29","191.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2021-JNDJ-01-003","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[3019,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.3kg/kW","发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：5350×3600×3290（空滤顶部）；轴距：2800（mm）；最小使用质量：7500（kg）；最小使用比质量kg/kw：46.3；排放阶段：第三阶段","T202265650035","2027-01-29","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2019IFH001和WJ2021HFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3020,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF2004-E","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.88kg/kW","200马力轮式拖拉机；发动机标定功率：147.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:7210;最小使用比质量(kg/kW)：48.88.","T202100510667","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","NW202007077","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3021,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF2204-H","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","220马力轮式拖拉机；发动机标定功率：162kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:7064；最小使用比质量（kg/kW）：43.60.","T202165650022","2026-03-15","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2019IFH008/WJ2020KFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018CKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[3022,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF2604-A","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","260马力轮式拖拉机；发动机标定功率：191.5kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:8368；最小使用比质量（kg/kw):43.7。","T202165650023","2026-03-15","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020KFH13G/WJ2019IFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018AKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[3023,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：147（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5050×2350×3200（至空滤器顶）；轴距：2580（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:470(至前桥底部）；最小使用质量：6480（㎏）；最小使用比质量：44（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202100321644","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0171","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[3024,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RM2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：147kw；最小使用质量：6410kg","T202100341693","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1001 （技术扩展）","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200601","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3025,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","2104-S","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.42kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2400×3100mm（驾驶室顶）；轴距：2750mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前780kg/后240kg；发动机标定功率：155kW；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-38；最小使用质量：6730kg。","T202100231485","2026-12-30","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2021DKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3026,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.7kg/kW","功率:200马力;最小使用比质量:44.7;驱动方式:四轮驱动 ;","T202100511904","2026-12-30","147.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202101016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX021\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3027,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.13kg/kW","功率：155kw  驱动方式：四轮驱动  最小使用比质量：44.13","T202100321572","2026-12-30","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202101016\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3028,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.77kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：（双排轮）：5500x3560x3200mm/（单排轮）：5500x2780x3200mm；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：（双排轮）：1980/2230mm/（单排轮）：1980/1840；整机最小离地间隙：360mm；最小使用质量：双排轮：7815kg/单排轮：7415kg；整机标准配重(前/后)：双排轮：780/0kg/单排轮：780/480kg ；整机最小使用比质量：48.24/45.77kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。发动机型号：SC7H220G3，功率：162kw，制造商：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：国三。","T202100321636","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201706049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017HKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3029,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.4kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高mm）:5510*3410*3250（双胎）（变更减配）；驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：162kw；轴距：2820mm；常用轮距(前轮/后轮mm):2000/2400（双胎）（变更减配）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：7675kg（双胎）（变更减配）；最小使用比质量（kg/kW）：47.4；标准配重（前/后）:1050/0（双胎）（变更减配）；挡位数（前进/倒退/爬行）:16/16/0；主变速档位数：4；副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）；发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式: 电起动；翻倾保护装置（驾驶室/或安全架）：型号：ST2004.45.001，型式：六柱式驾驶室；前照灯型号：ZJ-2017 ; 转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式: 双片盘式制动器、液压操纵 ；驻车制动系形式：手动、机械制动；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：单片、干式、双作用 ；动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：4×4×（1+1） ；主变速箱换挡方式：同步器换挡 ；副变速箱换挡方式：同步器换挡 ；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/18.4-42","部20180468","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201502039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2018)委字整机类第0180100204号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3030,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","H2004-CA","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.01kg/kW","200马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：配套动力型号：BF6M2012-20T3R/3;制造商：一汽解放大连柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率:147kW;标定转速2300r/min；排放标准：国三阶段，选装发动机型号：SC7H200G3；制造商：上海柴油机股份有限公司；气缸数：6；标定功率:147kW;标定转速2200r/min；排放标准：国三阶段。最小使用比质量49.01kg/kW   最小使用质量：7205kg。","T202100340510","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104024","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200316-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3031,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.69kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm：5520×2510×3250，5520×3450×3250；轴距mm：2845；常用轮距(前轮/后轮)mm：2000/1720，2000/2330；最小离地间隙及部位mm：450（牵引架底部）；最小使用质量kg：6900,7520；标准配重(前/后)kg：870/456，870/0；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：TG1654.45，简易驾驶室，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸mm:600×290×140；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/18.4-42,16.9-28/20.8-38，540/65R28 / 650/65R38,16.9R30/20.8R38。","T202100231460","2026-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011006-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3032,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：200马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5460×2440×3050（驾驶室顶）；轴距：2760mm；最小使用质量：6420kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760/850 r/min。","T202100230034","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018HKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3033,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MF2004-M","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","功率：200马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5350×2350×2970mm（空滤器顶部）、5350×2350×3200（空滤器顶部）（选装驾驶室机型）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1515mm；最小使用质量：6430kg；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230422","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012080；NW202012079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202012098","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3034,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MG2104-F","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：210马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5430×2560×3200（空滤器顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1534mm；最小使用质量：6760kg；最小使用比质量：43.6kg/kW；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370167","2026-04-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3035,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.22kg/kW","功率：220马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5935×2855×3260(驾驶室顶部、单胎)、5935×3750×3260（驾驶室顶部，后双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：8450kg（单胎）、9000kg(后双胎)；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231478","2026-12-30","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3036,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.88kg/kW","功率：240马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5935×2855×3260(驾驶室顶部、单胎)、5935×3750×3260（驾驶室顶部，后双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：8450kg（单胎）、9000kg(后双胎)；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231478","2026-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3037,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.19kg/kW","功率：260马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5935×2855×3260(驾驶室顶部、单胎)、5935×3750×3260（驾驶室顶部，后双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：8450kg（单胎）、9000kg(后双胎)；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100231478","2026-12-30","191.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3038,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.43kg/kW","YJ-2204轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5350×2300×3100；轴距mm：2750；常用轮距(前轮/后轮)mm：1815/1810；最小离地间隙及部位mm：400牵引板支架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1420.5；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125；最小使用质量kg：7035；标准配重(前/后)：600/160kg；最小使用比质量kg/kW：43.43；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：4×（1+1）；翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.451/简易驾驶室；发动机：型号：WP6G220E330；结构型式：直列、四冲程；生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率kW：162；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：KLQ-518D/干式；排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚)mm：600×295×140；排气管消声腔质量kg：12.3；转向系型式：全液压；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/3类；工作装置液压油泵型号：430；选装轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38、14.9-24/18.4-34、13.6-24/18.4-34；选装双胎：轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5350×3500×3100；常用轮距(前轮/后轮)mm：1815/2410；最小使用质量kg：7300；最小使用比质量kg/kW：45.06；选装发动机1：型号：YC6A260-T302；结构型式：直列、四冲程；生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：6；标定功率kW：161.7；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：6J/干式；选装发动机2：型号：LR6M3LR22/1620；结构型式：直列、四冲程；生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；气缸数：6；标定功率kW：161.7；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：X011929/干式。","T202132320447","2026-12-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017HKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3039,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2204-S","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.89kg/kW","YJ2204-S轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5650×2700×3300；轴距mm：2820；常用轮距(前轮/后轮)mm：2000/1970；最小离地间隙及部位mm：480牵引板支架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1420.5；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125；最小使用质量kg：7920；标准配重(前/后)：1100/240kg；最小使用比质量kg/kW：48.89；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：4×（1+1）；翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.45/简易驾驶室；发动机：型号：SC7H220G3；结构型式：直列、四冲程；生产厂：上海柴油机股份有限公司；进气方式：增压中冷；气缸数：6；标定功率kW：162；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：S00025032+01/干式；排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚)mm：800×270×126；排气管消声腔质量kg：15；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构/转向机构型式：方向盘/前轮转向；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：（540/65R30）/（650/70R42）；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/3类；工作装置液压油泵型号：CBT-G36；工作装置安全阀全开压力MPa：18±0.5；选装翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.452/简易驾驶室；选装双胎：轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5650×3600×3300；常用轮距(前轮/后轮)mm：2000/2410；最小使用质量kg：7940；最小使用比质量kg/kW：49.01；选装轮胎型号(前轮/后轮)：前：380/85R28、420/85R28、460/85R30、540/65R30；后：460/85R38（双）、520/85R38（双）、650/70R42、650/65R38。","T202100320946","2026-11-02","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH01G；WJ2021BFH02G（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3040,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ2604-S1","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","YJ2604-S1轮式拖拉机整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5650×2700×3300；轴距mm：2820；常用轮距(前轮/后轮)mm：2000/1970；最小离地间隙及部位mm：480牵引板支架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1420.5；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125；最小使用质量kg：8340；标准配重(前/后)：1100/240kg；最小使用比质量kg/kW：43.55；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：4×（1+1）；翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.45/简易驾驶室；发动机：型号：SC7H260G3；结构型式：直列、四冲程；生产厂：上海柴油机股份有限公司；进气方式：增压中冷；气缸数：6；标定功率kW：191.5；标定转速r/min：2200；空气滤清器型号/型式：S00025032+01/干式；排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚)mm：800×270×126；排气管消声腔质量kg：15；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构/转向机构型式：方向盘/前轮转向；传动系箱体数量/变速箱型式：2个/机型平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：（460/85R30）/（710/70R38）；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；悬挂装置型式/类别：后置三点悬挂/3类；工作装置液压油泵型号：CBT-G36；工作装置安全阀全开压力MPa：19±0.5；选装翻倾防护装置型号/型式：YJ1604.452/简易驾驶室；选装双胎：轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：5650×3600×3300；常用轮距(前轮/后轮)mm：2000/2410；最小使用质量kg：8360；最小使用比质量kg/kW：43.66；选装轮胎型号(前轮/后轮)：前：380/85R28、420/85R28、460/85R30、540/65R30；后：460/85R38（双）、520/85R38（双）、650/70R42、650/65R38。","T202100320946","2026-11-02","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH01G；WJ2021BFH02G（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3041,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MG2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.61kg/kW","外型尺寸（mm）：5550×2610×3310（空滤器顶部）或选装5550×3600×3310（空滤器顶部）；\n驱动方式：四驱;\n功率（KW）:155或选装154.4（国三）;\n轴距（mm）:2835;\n最小使用质量（kg）:7070或选装7950;\n轮距(前轮/后轮)mm：1935/1860～2200或选装1935/2500;\n标准配重(前/后)kg:1120/240或选装1120/0;\n挡位数(前进/倒退):16/16;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:45.61或选装51.29;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42","T202100231438","2026-12-30","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708025、NW202012081","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3042,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2204-7N","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.66kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：162KW，最小使用比质量：51.66kg/kW","T202100341675","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401172-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3043,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HN2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.61kg/kW","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：48.61","T202100321619","2026-12-30","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201705047（因技术扩展，新报告编号为：NW201908057）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3044,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NTC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","功率：200马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：43.74","T202100341673","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3045,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF2104-W","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56kg/kW","210马力拖拉机，四轮驱动，发动机型号：YC6J210-T304；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：6；标定功率：154.4kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国三阶段；最小使用质量：6725kg，最小使用比质量：43.56kg/kW。","T202165650012","2026-03-15","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007076","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240141","潍坊市产品质量检验所"]
[3046,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","260马力拖拉机，四轮驱动，发动机型号：YC6A260-T306；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：6；标定功率：191.2kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国三阶段；最小使用质量：8350kg，最小使用比质量：43.7kg/kW。","T202165650016","2026-03-15","191.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909066-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240142","潍坊市产品质量检验所"]
[3047,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","200马力：配套发动机型号：YCA07235-T300；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；选装发动机型号：SC7H200G3；发动机制造商：上海柴油机股份有限公司；标定功率 (kW)：统一147；最小使用质量:统一6410kg；最小使用比质量（kg/kw）：统一43.61；标定转速（r/min）：统一2200；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：中国第三阶段；气缸数：六缸；外廓尺寸(长×宽×高)：5200×2400×3050；轴距或履带接地长：2600；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1700、1800/1650-2015；最小离地间隙及部位：410、后牵引架底部；标准配重(前/后)：660/240；档位数(前进/倒退)：16F/8R；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室）型号、型式及生产商：XS2204.45.1、简易驾驶室、潍坊市鑫升机械制造有限公司；空气滤清器型号及型式：6J/S00021530、干式；排气管消声腔外形尺寸：Ф160x810；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；履带材质：/；履带板宽度：/。","T202100340515","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心\t\t\t\t","WJ2017LKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心\t\t\t"]
[3048,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XST2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7/47.9kg/kW","210马力：标定功率：154.4kw；最小使用质量:6750kg；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：43.7；配套发动机型号：YCA07240-T303；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；气缸数：六缸；标定转速（r/min）：2200；排放标准：第三阶段；外廓尺寸(长×宽×高)：5500×2400×3050；轴距或履带接地长：2820；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1875、1970/1800-1950；最小离地间隙及部位：390、后牵引托架底部；标准配重(前/后)：660/240；档位数(前进/倒退)：16F/16R；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室）型号、型式及生产商：鑫升1854型、简易驾驶室、潍坊市鑫升机械制造有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸：600×280×130；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；履带材质：/；履带板宽度：/。选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5500×3650×3050（驾驶室顶部）；选装轮胎轮距(前轮/后轮)或轨距：1875、1970/2420；选装轮胎最小离地间隙及部位：390（后牵引托架底部）；选装轮胎最小使用质量：7400kg；选装轮胎标准配重(前/后)：660/0；选装轮胎最小使用比质量（kg/kw）：47.9。","T202132320443","2026-12-29","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201708011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3049,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YJ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW","外廓尺寸（mm）：5150mm×2500mm×3300mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1875；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：515mm；最小使用质量（kg）：6450kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：43.9kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220356","2026-06-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ195/HB2020FHZ234/NW202102018","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200667","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3050,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2104-K","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：5300mm×2590mm×3120mm；轴距（mm）：2720mm；轮距（前轮/后轮）mm：2060/1885；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：540mm；最小使用质量（kg）：6730kg；标准配重质量（kg）：1110kg/720kg；最小使用比质量：43.6kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650118","2025-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020CFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第0180820022号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3051,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","爱科（常州）农业机械有限公司","轮式拖拉机","MF3404","功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.4kg/kW;换挡方式:无级变速 ","整机外廓尺寸（长x宽x高及部位）:5900×4300×3360驾驶室顶部（后双轮）mm；整机驱动型式：四驱；发动机标定功率:250kW；发动机型号:84AW3.1308；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；主变速档位数：CVT（无级变速）；副变速档位数：CVT（无级变速）；传动系箱体数量、变数箱（器）型式：2个、液压机械无级变速（HMT）；主变速位置和换挡方式：第1箱体中，无级变速；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：R3；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：封闭驾驶室；最小使用比质量：50.4kg/kW;","T202132320448","2026-12-29","250","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","16667","法国农业部国家农业和环境科学与技术研究中心 (IRSTEA)","KK-3（2013）040","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3052,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","吉林中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","PL2304-1","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.93kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：230马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：50.93；选装双排轮配置最小使用比质量（kg/kw）：56.69；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡、动力换向、动力换挡；排放阶段：国三；","T202100341723","2026-12-30","169.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","WJ2021HFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210009K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[3053,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.94kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：6150×3420×3339mm；轴距：3055mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2032/2400mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：11670kg；标准配重(前/后)：810/908kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/2X3/4；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：05-1002；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：全动力换挡；副变速箱换档方式：全动力换挡；","黑2019041","2023-12-31","191.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 239","COTTEC美国勒布拉斯卡拖拉机检测中心","KK-3(2012)036","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3054,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM3104","功率:310马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.5kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：6150×3865×3339mm；轴距：3055mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2335/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：12000kg；标准配重(前/后)：810/1362kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/2X3/4；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：全动力换挡；副变速箱换档方式：动力换向；","T201900020242","2024-12-30","228.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 239","美国勒布拉斯卡拖拉机检测中心","KK-3(2012)035","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3055,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","OPTUM2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.77kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5735×3090×3355mm；轴距：2995mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1926/1840mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：10900kg；标准配重(前/后)：1000/1000kg；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：无级变速；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：无级变速；副变速箱换档方式：动力换向；","T202223230001","2027-03-01","199","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 625","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","KK201923003","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3056,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","OPTUM3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.32kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5735×3090×3355mm；轴距：2995mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1926/1840mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：10900kg；标准配重(前/后)：1000/1000kg；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：无级变速；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：无级变速；副变速箱换档方式：动力换向；","T202223230001","2027-03-01","221","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 625","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","KK201923003","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3057,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2254","功率:225马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.06kg/kW;换挡方式:无级变速 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5256×3330×3164mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2254/2260mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8120kg；标准配重(前/后)：1450/908kg；档位数(前进/倒退/爬行)：CVT无级变速；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：CVT无级变速；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；前照灯型号：60/55W-H4；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；变速箱换档方式：无级变速；","T202100231452","2026-12-30","165.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","4/1 088","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","LT17GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3058,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.75kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5545×3745×3140mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2550mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8772kg；标准配重(前/后)：1000/908kg；档位数(前进/倒退)：18/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：电子全动力换挡；副变速箱换档方式：动力换挡；","T202100231453","2026-12-30","169.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","O.E.C.D.No.4/0 959/3","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","黑2014KK03011","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3059,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.75kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","外廓尺寸(长×宽×高)：5545×3745×3140mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2550mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8772kg；标准配重(前/后)：990/908kg；档位数(前进/倒退)：18/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：驾驶室；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：电子全动力换挡；副变速箱换档方式：动力换挡；","T202100231455","2026-12-30","169.5","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","O.E.C.D.No.4/0 959/3","丹麦奥胡斯大学比格霍尔姆农用机械检测中心","黑2014KK03015","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3060,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.38kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5721×2770×3153 （驾驶室顶）mm；轴距：2985mm；常用轮距(前轮/后轮)：1968/1970mm；最小使用质量：8000kg；标准配重(前/后)：600/400kg；最小使用比质量：49.38kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：K06Z3；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：封闭驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：Renault Agriculture；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量:3个；变速箱（器）型式：全动力换挡；主变速位置和换挡方式：主变速位置:在第1箱体中；动力换挡；副变速箱换挡方式：动力换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/620/70R42；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；选装轮胎(前轮/后轮)规格：480/70R30/520/85R42；选装轮胎(前轮/后轮)数量：2/4个；选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5721×3950×3153（驾驶室顶）mm；选装常用轮距（前轮/后轮）：1968/2700mm；选装最小使用质量：9190kg；选装最小使用比质量：56.73kg/kW。","T202100371820","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","N°15790","Cemagref","NW201707039","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3061,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P2004-7","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.4kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147KW；换挡方式：机械有级挡+动力换挡+动力换向；最小使用质量：8590kg；最小使用比质量：58.4kg/kW；","T202100370990","2026-11-02","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200309-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3062,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P2404-7V","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.2kg/kW;换挡方式:无级变速 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW；换挡方式：液压机械无级变速（HMT）；最小使用质量：8530kg；最小使用比质量：48.2kg/kW；","T202100371019","2026-11-02","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091001","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3063,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:68.61kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：169.1 ；最小使用质量：11602kg；动力换挡","T202000220977","2025-12-30","169.1","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 960","Nebraska Tractor Testing Laboratory","No.TJ-2016K-38","天津市农业机械试验鉴定站"]
[3064,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-2704","功率:270马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:60.68kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：198.6 最小使用质量：12052kg； 动力换挡","T202000220977","2025-12-30","198.6","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 960","Nebraska Tractor Testing Laboratory","No.TJ-2016K-38","天津市农业机械试验鉴定站"]
[3065,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","8R-3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.93kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：220.5 最小使用质量：12112kg；动力换挡","T202000220977","2025-12-30","220.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 960","Nebraska Tractor Testing Laboratory","No.TJ-2016K-38","天津市农业机械试验鉴定站"]
[3066,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","PL2304-1","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.93kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：230马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：50.93；选装双排轮配置最小使用比质量（kg/kw）：56.69；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡、动力换向、动力换挡；","T202100341716","2026-12-30","169.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2021HFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3067,"农用动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","无锡常富拖拉机制造有限公司","手扶拖拉机","CF151","功率:11.03马力;传动方式:皮带传动:是 ","传动方式：皮带传动；发动机标定功率：11.03kW（15马力）；国Ⅲ","T202032320350","2025-11-29","11.03","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3068,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","100-130马力重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","CB1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:8800kg","功率：73.5kW/100马力；整机型式：全履带式；整机驱动型式：两驱；最小使用质量：8800kg","T202100021139","2026-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3069,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","130-160马力重型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1402","功率:140马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:7400kg","功率：103kW/140马力；整机型式：全履带式；整机驱动型式：两驱 ；最小使用质量：7400kg","T202100021138","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3070,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","履带式拖拉机","SR1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:35.51kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","整机型式：全履带式；整机机架型式：全架；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）:3680×1570×2450安全架顶部；轴距或履带接地长(mm)：1215；;轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）：1150；最小离地间隙及部位（mm）：465（机架底部）；离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1108；变速箱齿轮轴副轴孔中心距mm：105；全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离mm：360；最小使用质量（kg）：2610；履带接地比压（kPa）：26.3；最小使用比质量（kg/kW）：35.51；挡位数（前进/倒退）：8/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2×（1+1）；最高设计理论速度km/h：17.18；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（带驾室或安全框架）型号：SR902.46.001；翻倾防护装置（带驾室或安全框架）型式：安全框架；.翻倾防护装置（带驾室或安全框架）生产厂家：洛阳青立机械有限公司；发动机型号：LR4B3ZU23/0735E；发动机结构型式：四缸、直列、四冲程、增压；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率（kW）：73.5；发动机标定转速（r/min）：2300；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：SR1002.11.010；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm：∮125×500；排气管消声腔质量kg：4.4；驾驶员座椅型号：690-1；转向系型式：全液压；转向系转向机构型式：差速器转向；履带板宽度（mm）：400；液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速（r/min）：720/1000；.选配装置翻倾防护装置驾驶室型号：SR1202.45.002；翻倾防护装置驾驶室型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3850×1800×2580（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2755；履带接地比压（kPa）：27.8；最小使用比质量（kg/kW）：37.48；","T202132320469","2026-12-29","73.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3071,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","重庆鑫源农机股份有限公司","履带式拖拉机","SR902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:39.43kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","整机型式：全履带式；整机机架型式：全架；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）:3680×1570×2450安全架顶部；轴距或履带接地长(mm)：1215；轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）：1150；最小离地间隙及部位（mm）：465（机架底部）；离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1108；变速箱齿轮轴副轴孔中心距mm：105；全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离mm：360；最小使用质量（kg）：2610；履带接地比压（kPa）：26.3；最小使用比质量（kg/kW）：39.43；挡位数（前进/倒退）：8/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2×（1+1）；最高设计理论速度km/h：17.18；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（带驾室或安全框架）型号：SR902.46.001；翻倾防护装置（带驾室或安全框架）型式：安全框架；.翻倾防护装置（带驾室或安全框架）生产厂家：洛阳青立机械有限公司；发动机型号：LR4A3ZU23/0662E；发动机结构型式：四缸、直列、四冲程、增压；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率（kW）：66.2；发动机标定转速（r/min）：2300；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：SR1002.11.010；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm：∮125×500；排气管消声腔质量kg：4.4；驾驶员座椅型号：690-1；转向系型式：全液压；转向系转向机构型式：差速器转向；履带板宽度（mm）：400；液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速（r/min）：720/1000；.选配装置翻倾防护装置驾驶室型号：SR1202.45.002；翻倾防护装置驾驶室型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3850×1800×2580（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2755；履带接地比压（kPa）：27.8；最小使用比质量（kg/kW）：41.62。","T202132320470","2026-12-29","66.2","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3072,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-100马力轻型履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轻型履带式拖拉机","CG902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ","功率：66.2kW/90马力；整机型式：轻型履带式；整机驱动型式：两驱；最小使用质量：2730kg；履带材质：橡胶。","T202143430160","2026-10-27","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3073,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-100马力轻型履带式拖拉机","浙江四方股份有限公司","轻型履带拖拉机","SF902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ","功率：90马力，驱动方式：履带式，橡胶履带\n转向系转向机构型式：差速器转向；转向系转向操纵机构：方向盘；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位mm）3620×1950×2710（安全架顶）；最小使用质量2250kg;最小使用比质量33.99kg/kw。","T202043430297","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3074,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆工耕机械制造有限公司","离心泵","QGZ50-20-20","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","主要配置：1、4.0kW汽油机；2、配件1套；3、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；进、出口公称直径（mm）：50；规定流量（m³/h）：20；规定扬程（m）：20；规定汽蚀余量（m）：≤4.5；规定自吸高度（m）：5；规定自吸高度下自吸时间（s）：≤120；泵与动力机联接形式：共轴；泵的结构型式：自吸式；泵级数：单级；叶轮形式：半开式；叶轮公称直径（mm）：120。","T202250500047","2027-03-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3075,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆工耕机械制造有限公司","离心泵","QGZ80-33-19","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","主要配置：1、4.0kW汽油机；2、配件1套；3、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；进、出口公称直径（mm）：80；规定流量（m³/h）：33；规定扬程（m）：19；规定汽蚀余量（m）：≤4.5；规定自吸高度（m）：5；规定自吸高度下自吸时间（s）：≤120；泵与动力机联接形式：共轴；泵的结构型式：自吸式；泵级数：单级；叶轮形式：半开式；叶轮公称直径（mm）：120。","T202250500046","2027-03-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3076,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆科业动力机械制造有限公司","汽油机水泵","QG65-25-40","配套功率:3.8kW;含机座、底阀:是 ","进口直径(MM):65,出口直径(MM):50,规定流量(M3/H):25,规定扬程(M):40,燃油消耗率（g/(kw*h）:900,规定气蚀余量(M):2.8,规定转速(R/MIN):3600,配套功率(KW):3.8,动力机类型:汽油机,动力机排量内燃机(ML):212,泵与动力机联接形式:共轴,泵的结构型式:非自吸式,泵级数:单级,叶轮型式:闭式,叶轮公称直径(MM)173,整机质量(KG):27","T202050500349","2025-11-22","3.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3077,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆科业动力机械制造有限公司","汽油机水泵","QGZ80-35-16","配套功率:3.8kW;含机座、底阀:是 ","进口直径(MM):80,出口直径(MM):80,规定流量(M3/H):35,规定扬程(M):16,燃油消耗率（g/(kw*h）:1000,规定气蚀余量(M):4.5,规定自吸高度(M):5,规定自吸高度下自吸时间(S):160,规定转速(R/MIN):3600,配套功率(KW):3.8,动力机类型:汽油机,动力机排量内燃机(ML):212,泵与动力机联接形式:共轴,泵的结构型式:自吸式,泵级数:单级,叶轮型式:半开式,叶轮公称直径(MM)120,整机质量(KG):28","T202050500348","2025-11-22","3.8","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3078,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆伟友动力机械有限公司","汽油机水泵","QG65-20-35","配套功率:4kW;含机座、底阀:是 ","进口直径：65mm，出口直径：50mm，规定流量：20m3/h，规定扬程：35m，规定转速：3600r/min，配套功率：4.0kW，动力机类型：170F/P型汽油机，整机质量：29kg.","渝2018195","2022-12-31","4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[3079,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","2—3m激光（卫星）平地机","河北硕传农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-250","工作幅宽:2.5m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×2600×1500mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：2500mm；配套拖拉机功率：≥80kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：2500mm；平地铲高度：700mm；平地铲最大提升高度：300mm；车载计算机型号：TCBDPC-700；卫星接收机型号：M100；卫星接收机接收信号源 ：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率Hz：233.025M-235M；移动基站功率 kW：0.001；\n控制器型号 ：AG-700；液压泵型号 ：CGB2063 ；分配器型号 ：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙（悬挂式不测）mm ：≥300；轮胎型号规格：10.0/75-15.3；轮胎数量：2个","T20200606162","2025-09-14","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3080,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","2—3m激光（卫星）平地机","莱州市绿田农机有限公司","北 斗 卫 星 平 地 机","12PBW-250","工作幅宽:2.5m","12PBW-250型北斗卫星平地机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×2600mm×1400mm；结构型式：牵引式；最大工作宽幅：2500mm；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺式；平地铲铲刃长度：2500mm；平地铲高度：710mm；平地铲最大提升高度：500mm；车载计算器型号：XT800；卫星接收机型号：XT800；卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率：410~470Hz；移动基站功率：0.001kW；控制器型号：CBNZQ-F563-BLHL；油缸型号规格：铲油缸：28×200,行走油缸：50×350；轮胎型号规格：800-16；轮胎数量：2个。","T202206060008","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3081,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","保定冀旋农机装备有限公司","卫星平地机","12PW-300A","工作幅宽:3.0m","工作状态外形尺寸：4000×3088×1730mm，结构形式：牵引式，最大作业幅宽：3000mm，配套拖拉机功率：≥120kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/850r/min，控制方式：卫星控制，平地铲型式：直顺铲，平地铲铲刃长度：3000mm，平地铲高度：800mm，平地铲最大提升高度：530mm，车载计算机型号：HT-1000，卫星接收机型号：HT-100R，卫星接收机接收信号源：北斗，GPS，GLONASS，移动基站频率：450-470MHz，移动基站功率：0.001KW，控制器型号：CB1000，液压泵型号：KGP2E2-D-25Z5L5，分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L，油缸型号：80-50-450，运输间隙：≥300mm，轮胎型号：31.5×15.5-15，轮胎数量：2个","T202112120056","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3082,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","保定冀旋农机装备有限公司","卫星平地机","12PW-300B","工作幅宽:3.0m","工作状态外形尺寸：4600×3088×1730mm，结构形式：牵引式，最大作业幅宽：3000mm，配套拖拉机功率：≥120kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/850r/min，控制方式：卫星控制，平地铲型式：直顺铲，平地铲铲刃长度：3000mm，平地铲高度：800mm，平地铲最大提升高度：530mm，车载计算机型号：HT-1000，卫星接收机型号：HT-100R，卫星接收机接收信号源：北斗，GPS，GLONASS，移动基站频率：450-470MHz，移动基站功率：0.001KW，控制器型号：CB1000，液压泵型号：KGP2E2-D-25Z5L5，分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L，油缸型号：80-50-450，运输间隙：≥270mm，轮胎型号：10.0/75-15.3，轮胎数量：4个","T202112120055","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3083,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","保定冀旋农机装备有限公司","卫星平地机","12PW-400A","工作幅宽:4.0m","工作状态外形尺寸：4000×4088×1730mm，结构形式：牵引式，最大作业幅宽：4000mm，配套拖拉机功率：≥140kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/850r/min，控制方式：卫星控制，平地铲型式：直顺铲，平地铲铲刃长度：4000mm，平地铲高度：800mm，平地铲最大提升高度：550mm，车载计算机型号：HT-1000，卫星接收机型号：HT-100R，卫星接收机接收信号源：北斗，GPS，GLONASS，移动基站频率：450-470MHz，移动基站功率：0.001KW，控制器型号：CB1000，液压泵型号：KGP2E2-D-25Z5L5，分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L，油缸型号：80-50-450，运输间隙：≥300mm，轮胎型号：31.5×15.5-15，轮胎数量：2个","T202112120058","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3084,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","保定冀旋农机装备有限公司","卫星平地机","12PW-400B","工作幅宽:4.0m","工作状态外形尺寸：4600×4088×1730mm，结构形式：牵引式，最大作业幅宽：4000mm，配套拖拉机功率：≥140kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/850r/min，控制方式：卫星控制，平地铲型式：直顺铲，平地铲铲刃长度：4000mm，平地铲高度：800mm，平地铲最大提升高度：550mm，车载计算机型号：HT-1000，卫星接收机型号：HT-100R，卫星接收机接收信号源：北斗，GPS，GLONASS，移动基站频率：450-470MHz，移动基站功率：0.001KW，控制器型号：CB1000，液压泵型号：KGP2E2-D-25Z5L5，分配器型号：4WE10G31B/CG12N9Z5L，油缸型号：80-50-450，运输间隙：≥270mm，轮胎型号：10.0/75-15.3，轮胎数量：4个","T202112120057","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3085,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","12PJ-300","工作幅宽:3.0m","工作宽幅:3.0M,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400M,接收器接收高度范围:19CM,配套动力:≥70KW,平整度:±3CM,工作外形尺寸:4000*3000*3400MM.平地铲做大提升高度≥200MM","T202164640034","2026-12-19","70","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3086,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","12PJ-350","工作幅宽:3.5m","工作宽幅:3.5M,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400M,接收器接收高度范围:19CM,配套动力:≥90KW,平整度:±3CM,工作外形尺寸:4000*3500*3400MM.平地铲做大提升高度≥200","T202164640034","2026-12-19","90","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3087,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-300C","工作幅宽:3.0m","卫星控制，配套拖拉机功率：≥70kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS、Galileo   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001/0.025kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)4500×3060×1700mm  6、最大工作幅宽3000mm 7、平地铲最大提升高度≥240mm   8、平地铲高度1000mm","T202164640042","2026-12-19","70","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3088,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北硕传农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-300","工作幅宽:3.0m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×3100×1500mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：3000mm；配套拖拉机功率：≥88kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3000mm；平地铲高度：700mm；平地铲最大提升高度：300mm；车载计算机型号：TCBDPC-700；卫星接收机型号：M100；卫星接收机接收信号源 ：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率Hz：233.025M～235M；移动基站功率 kW：0.001；控制器型号 ：AG-700；液压泵型号 ：CGB2063 ；分配器型号 ：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙（悬挂式不测）mm ：≥300；轮胎型号规格：10.0/75-15.3；轮胎数量：2个","T20200606161","2025-09-14","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3089,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北硕传农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-350","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×3600×1500mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：3500mm；配套拖拉机功率：\n≥100kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3500mm；平地铲高度：700mm；平地铲最大提升高度：300mm；车载计算机型号：TCBDPC-700；卫星接收机型号：M100；卫星接收机接收信号源 ：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率Hz：233.025M～235M；移动基站功率 kW：0.001；控制器型号 ：AG-700；液压泵型号 ：CGB2063 ；分配器型号 ：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙（悬挂式不测）mm ：≥300；轮胎型号规格：6.50-16；轮胎数量：4个","T20200606161","2025-09-14","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3090,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北硕鑫机械制造有限公司","卫星平地机","12PW-3.0A","工作幅宽:3m","型号名称\n/\n12PW-3.0A型卫星平地机\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n3930×3090×2230\n结构型式\n/\n牵引式\n最大工作幅宽\nmm\n3000\n配套拖拉机功率\nkW\n147～154.4\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n720\n控制方式\n/\n卫星控制\n平地铲型式\n/\n直顺铲\n平地铲铲刃长度\nmm\n3000\n平地铲高度\nmm\n935\n平地铲最大提升高度\nmm\n380\n松土器型式\n/\n/\n松土器数量\n个\n/\n激光发射器型号\n/\n/\n激光发射器有效发射半径\nmm\n/\n激光接收器型号\n/\n/\n激光接收器数量\n个\n/\n桅杆数量\n个\n/\n车载计算机型号\n/\nCPA700\n卫星接收机型号\n/\nVRS7500\n卫星接收机接收信号源\n/\n北斗/GPS双模\n移动基站频率\nHz\n/\n移动基站功率\nkW\n/\n控制器型号\n/\nKB2000\n液压泵型号\n/\nCBP-E63P\n分配器型号\n/\nSWH-G03-C6-D12-20-ST\n油缸型号规格\n/\n90/50-150 80/50-350\n运输间隙（悬挂式不测）\nmm\n300\n轮胎型号规格\n/\n31×15.5-15\n轮胎数量\n个\n2","T202206060026","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3091,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北硕鑫机械制造有限公司","卫星平地机","12PW-4.0","工作幅宽:4m","型号名称\n/\n12PW-4.0型卫星平地机\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n4530×4080×2040\n结构型式\n/\n牵引式\n最大工作幅宽\nmm\n4000\n配套拖拉机功率\nkW\n147～154.4\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n720\n控制方式\n/\n卫星控制\n平地铲型式\n/\n直顺铲\n平地铲铲刃长度\nmm\n4000\n平地铲高度\nmm\n880\n平地铲最大提升高度\nmm\n300\n松土器型式\n/\n/\n松土器数量\n个\n/\n激光发射器型号\n/\n/\n激光发射器有效发射半径\nmm\n/\n激光接收器型号\n/\n/\n激光接收器数量\n个\n/\n桅杆数量\n个\n/\n车载计算机型号\n/\nCPA700\n卫星接收机型号\n/\nVRS7500\n卫星接收机接收信号源\n/\n北斗/GPS双模\n移动基站频率\nHz\n/\n移动基站功率\nkW\n/\n控制器型号\n/\nKB2000\n液压泵型号\n/\nCBP-E63P\n分配器型号\n/\nSWH-G03-C6-D12-20-ST\n油缸型号规格\n/\n80/50-150 63/35-350 80/50-450\n运输间隙（悬挂式不测）\nmm\n220\n轮胎型号规格\n/\n10.0/75-15.3\n轮胎数量\n个\n4","T202206060025","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3092,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","河北沃田机械制造有限公司","激光平地机","1PJG-3.2","工作幅宽:3.2m","型号名称：1PJG-3.2激光平地机，工作状态外形尺寸mm(长x宽x高):3900x3260*3600, 结构形式：牵引式，最大工作幅宽(mm)：3200,配套拖拉机功率(kw):73.5~110.3,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)540/720, 控制方式：激光控制，平地铲型式：直顺铲，平地铲铲刃长度;(mm):3200,平地铲高度（mm）:700,平地铲最大提升高度（mm）:350,激光发射器型号：LS526S, 激光发射器有效发射半径（m）:≤400，激光接收器型号：LR-505,激光接收器数量（个）：1，桅杆数量（个）：1，控制器型号：CB-808,液压泵型号：CB-FC63,分配器型号：4WE10G31B,,油缸型号规格：HSG80-350;HSP80-300,. 运输间隙mm（悬挂式不测）：≥300，轮胎型号规格：6.50-16，轮胎数量（个）：4个。","T202206060031","2027-01-26","74","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3093,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","黑龙江省蒙灿农机制造有限公司","卫星平地机","12PW-300","工作幅宽:3m","结构型式:牵引式；最大工作幅宽：3000mm；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲。","T20210606113","2026-08-30","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3094,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","黑龙江省蒙灿农机制造有限公司","卫星平地机","12PW-350","工作幅宽:3.5m","结构型式:牵引式；最大工作幅宽：3500mm；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲。","T20210606113","2026-08-30","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[3095,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","莱州市绿田农机有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-300","工作幅宽:3m","12PBW-300型北斗卫星平地机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×3100mm×1400mm；结构型式：牵引式；最大工作宽幅：3000mm；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺式；平地铲铲刃长度：3000mm；平地铲高度：710mm；平地铲最大提升高度：500mm；车载计算器型号：XT800；卫星接收机型号：XT800；卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率：410～470Hz；移动基站功率：0.001kW；控制器型号：CBNZQ-F563-BLHL；油缸型号规格：铲油缸：28×200,行走油缸：50×350；轮胎型号规格：800-16；轮胎数量：2个。","T202206060009","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3096,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","莱州市绿田农机有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-350","工作幅宽:3.5m","12PBW-350型北斗卫星平地机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×3600mm×1400mm；结构型式：牵引式；最大工作宽幅：3500mm；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺式；平地铲铲刃长度：3500mm；平地铲高度：710mm；平地铲最大提升高度：500mm；车载计算器型号：XT800；卫星接收机型号：XT800；卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率：410～470Hz；移动基站功率：0.001kW；控制器型号：CBNZQ-F563-BLHL；油缸型号规格：铲油缸：28×200,行走油缸：50×350；轮胎型号规格：800-16；轮胎数量：2个。","T202206060009","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3097,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","莱州市绿田农机有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-400","工作幅宽:4m","12PBW-400型北斗卫星平地机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×4100mm×1400mm；结构型式：牵引式；最大工作宽幅：4000mm；控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺式；平地铲铲刃长度：4000mm；平地铲高度：710mm；平地铲最大提升高度：500mm；车载计算器型号：XT800；卫星接收机型号：XT800；卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率：410～470Hz；移动基站功率：0.001kW；控制器型号：CBNZQ-F563-BLHL；油缸型号规格：铲油缸：28×200,行走油缸：50×350；轮胎型号规格：800-16；轮胎数量：2个。","T202206060003","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]