{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":1205,"n_cols":26,"rows_kept":1205,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","中央补贴额","自填补贴额","有效期截止日期\r\n","销售价格（元）","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","评阅结果","评阅意见","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.3m;单轴:是 ","1GQN-125    单轴；耕幅：1300mm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：780×1450×1115；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围（kW）：18.4～22.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；刀辊设计转速（r/min）：213/285；刀辊最大回转半径（mm）：227；刀辊总安装刀数：28把","T201900621041","300元","300.00","2024-12-30","3760.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.45m;单轴:是 ","1GQN-140   单轴；耕幅：1450mm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：850×1600×1085；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围（kW）：18.4～22.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；刀辊设计转速（r/min）：213/285；刀辊最大回转半径（mm）：228；刀辊总安装刀数：32把","T201900621041","300元","300.00","2024-12-30","4260.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-125旋耕机；结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：850×1500×950；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：125；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；\n刀辊设计转速r/min：197；刀辊最大回转半径mm：225刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：22.1-44.1；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540","T202113130430","300元","300.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：125；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：960×1490×980；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：30；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：14.7～22.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540；","T201913130124","300元","300.00","2024-12-08","4050.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：140；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：960×1630×980；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：34；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：18.4～25.7；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540；","T201913130124","300元","300.00","2024-12-08","4200.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-140A1","耕幅:1.4m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 36.8～47.8 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：980×1630×900 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：140 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：    单轴型；","T202113130336","300元","300.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","框架型旋耕机，整机外形尺寸900X1450X1000mm，工作幅宽125cm，单轴型花键式刀轴连接型式，中间传动型式，刀辊转速232/min，刀辊回转半径225mm，刀辊总安装32把刀，旋耕刀型号IT225，限深板装置型式，拖板镇压型式，配套拖拉机标定功22.1~44.1KW，配套拖拉机动力输出轴转速540r/min","T202113130172","300元","300.00","2026-05-23","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-120","耕幅:1.22m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：14.7～25.7kW；动力输出轴转速：540r/min；旋耕机型号名称：1GKN-120型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1010×1320×1000mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：122cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：28把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","鄂2018023","300元","300.00","2022-12-31","3400.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.41m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：22.1～29.4kW；动力输出轴转速：540r/min；旋耕机型号名称：1GKN-140型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1000×1555×1030mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：141cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；总安装刀数：32把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT225/ⅠT225左；限深装置型式：限深板。","鄂2018024","300元","300.00","2022-12-31","4100.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-140型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1020×1566×1038（mm）；作业速度范围：0.5～1.0m/s；工作幅宽：140cm；耕深：12～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：223（n动=540）/297（n动=720）r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：IT225/IT225左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：25.7～29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","T201900410175","300元","300.00","2024-11-28","4100.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸：1020×1660×1160㎜；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：140㎝；耕深（㎝）：10-14；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：235、230（N动=540）、265、229（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：225；刀辊总安装刀数(把)：30；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：22.1-29.4；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；结构质量（kg）：325。","T201900320681","300元","300.00","2024-12-30","4600.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽140cm.耕深:10-14cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1020×1640×1100(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥29.4(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:花键式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:34(把)","T201900320690","300元","300.00","2024-12-30","4500.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-125SK","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：950×1500×980㎜；配套动力范围(kW)：14.7-18.4；结构质量（kg）：245；工作幅宽(cm)：125㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数量(把)：26；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","部20170908","300元","300.00","2021-12-31","0.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-140SK","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：950×1650×980㎜；配套功率(kW)：18.4-22.1；结构质量（kg）：260；工作幅宽(cm)：140㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数量(把)：30；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","部20170908","300元","300.00","2021-12-31","4600.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202013130272","300元","300.00","2025-12-29","3500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202013130272","300元","300.00","2025-12-29","3600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构形式：框架式，外形尺寸（长X宽X高）920mmX1630mmX1000mm，作业速度范围：0.36-1.62m/s，配套拖拉机标定功率：22.0-33.1kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：1-2挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.36-1.62m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-140，外形尺寸（长X宽X高）920mmX1630mmX1000mm,结构质量：272kg，幅宽：140cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：213r/min，刀辊最大回转半径：225mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：IT225。","T201900140129","300元","300.00","2024-11-28","3800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1250","T202100370823","300元","300.00","2026-08-31","6200.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1400","T202100370823","300元","300.00","2026-08-31","6420.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）830×1380×1050、配套功率(kW)17.6-22.0、结构质量（kg）180、工作幅宽(mm)1250、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)28、旋耕刀型号It225等。","部20170443","300元","300.00","2021-12-31","3500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.40m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）830×1520×1060、配套功率(kW)22.0-25.7、结构质量（kg）190、工作幅宽(mm)1400、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)32、旋耕刀型号It225等。","部20170443","300元","300.00","2021-12-31","3600.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","配套拖拉机：标定功率范围：36.8-44.1KW；动力输出轴速度：540/720r/min；旋耕机：结构型式：框架式；外形尺寸：1020×2060×1160mm；作业速度范围：0.6-1.0m/s；工作幅宽：1800mm；耕深：≥12cm；传动方式：中间；刀辊设计转速：198/265r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：50把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ714","900元","900.00","2021-12-31","7500.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1020×1762×1110；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：150；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：226，228（n动=720）/200，222，230，235（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：34；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：25.7～33.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540,720。","T201900320676","900元","900.00","2024-12-30","3500.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1020×1862×1110；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：160；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：226，228（n动=720）/200，222，230，235（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：38；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：29.4～33.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540,720。","T201900320676","900元","900.00","2024-12-30","3600.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1020×2056×1110；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：180；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：226，228（n动=720）/200，222，230，235（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：50；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：36.8～44.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540,720。","T201900320676","900元","900.00","2024-12-30","3800.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.56m;单轴:是 ","1GQN-150   单轴；耕幅：1560mm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：760×1700×1105；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围（kW）：38.0～47.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；刀辊设计转速（r/min）：213/285；刀辊最大回转半径（mm）：230；刀辊总安装刀数：36把","T201900621054","900元","900.00","2024-12-30","4350.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","1GQN-160  单轴；耕幅：1600mm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：740×1800×1115；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围（kW）：38.0～47.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；刀辊设计转速（r/min）：213/285；刀辊最大回转半径（mm）：226；刀辊总安装刀数：40把","T201900621054","900元","900.00","2024-12-30","4470.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.92m;单轴:是 ","1GQN-180   单轴；耕幅：1920mm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：970×2095×1020；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8～66.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：247；刀辊总安装刀数：52把","T201900621040","900元","900.00","2024-12-30","6100.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：150；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：960×1720×980；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：38；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：22.1～29.4；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540；","T201913130123","900元","900.00","2024-12-08","4350.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：160；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：960×1850×980；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：42；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：25.7～36.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540；","T201913130123","900元","900.00","2024-12-08","4550.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1260×2070×1125mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：180cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410905","900元","900.00","2024-12-30","6200.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150A1","耕幅:1.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 36.8～47.8 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：980×1730×900 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：150 ；\n旋耕机耕深 cm ：12 ~16；\n刀轴型式：    单轴型；","T202113130335","900元","900.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160A1","耕幅:1.6m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 36.8～47.8 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：980×1830×900 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：160 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：    单轴型；","T202113130335","900元","900.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1000mmX1700mmX1050mm， 工作幅宽150cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速232 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 40把 旋耕刀型号IT225 配套拖拉机标定功率40.4~58.8KW 配套拖拉机动力输出轴转速 540r/min。","T202113130171","900元","900.00","2026-05-23","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1000mmX1800mmX1050mm， 工作幅宽160cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速232 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 44把 旋耕刀型号IT225 配套拖拉机标定功率40.4~58.8KW 配套拖拉机动力输出轴转速540r/min。","T202113130171","900元","900.00","2026-05-23","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：870×1715×1000mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：150cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min；","T202113130443","900元","900.00","2026-08-18","7000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：870×1855×1000mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：160cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min；","T202113130443","900元","900.00","2026-08-18","7500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）:870×1960×1000mm；作业速度范围:0.27-1.39m/s；工作幅宽:170cm；耕深:12-16cm；刀轴型式:单轴型；刀轴连接型式:接盘式；传动型式:中间传动；运输方式:普通型；刀辊设计转速:276r/min；刀辊最大回转半径:225mm；刀辊总安装刀数:48把；旋耕刀型号:ⅠT225；限深装置型式:限深板；镇压型式:拖板；配套拖拉机标定功率范围:36.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min；","T202113130443","900元","900.00","2026-08-18","8000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高） ： 870×2060×1000mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：180cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min；","Ｔ202113130443","900元","900.00","2026-08-18","8500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-155","耕幅:1.56m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：25.7～33.1kW；动力输出轴转速：540r/min；旋耕机型号名称：1GKN-155型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1005×1690×1030mm；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：156cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；总安装刀数：36把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板。","鄂2018025","900元","900.00","2022-12-31","4300.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-165","耕幅:1.65m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：36.8～51.4kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-165型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1020×1800×885mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：165cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：225mm；总安装刀数：42把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT225/ⅠT225左；限深装置型式：限深板。","鄂2018025","900元","900.00","2022-12-31","5100.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-165A","耕幅:1.65m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-165A型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1192×1830×1080mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：165cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：44把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；限深装置型式：限深板。","鄂2018026","900元","900.00","2022-12-31","5300.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-175","耕幅:1.77m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-175型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1210×1915×1075mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：177cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：48把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；限深装置型式：限深板。","鄂2018027","900元","900.00","2022-12-31","5300.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-190","耕幅:1.93m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-190型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1225×2065×1080mm；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：193cm；耕深：≥12cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：52把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；限深装置型式：限深板。","鄂2018027","900元","900.00","2022-12-31","5700.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180S","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式     配套发动机：51.5-58.8kW\n工作状态外形尺寸：1100 X 2080 X 1200 MM  整机质量：300kg\n工作幅宽：1800MM  传动方式：中间传动 总安装刀数：50把","T202141410092","900元","900.00","2026-06-30","3200.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-160型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1020×1800×902（mm）；作业速度范围：0.55～1.0m/s；工作幅宽：160cm；耕深：12～14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：223（n动=540）/297（n动=720）r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：42把；旋耕刀型号：IT225/IT225左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～40.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","T201900410177","900元","900.00","2024-11-28","5100.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","机具结构类型:单轴,耕幅(m):1.5,配套动力(kW):22.1-25.7,外形尺寸(长*宽*高):980*1753*1050,框架式,结构质量(kg):260","T202032320385","900元","900.00","2025-11-29","4000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","机具结构类型:单轴,耕幅(m):1.8,配套动力(kW):36.8-44.1,外形尺寸(长*宽*高):1020*2056*1152,框架式,结构质量(kg):405","T202032320386","900元","900.00","2025-11-29","5000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作耕幅：1.5m；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围：22.1～25.7kW","T201900320788","900元","900.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作耕幅：1.8m；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围：36.8～44.1kW","T201900320788","900元","900.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×1760×1130㎜；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：150㎝；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：200、230、235（N动=540），229、265、308（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：225，刀辊总安装刀数(把)：34；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：25.7-33.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720；结构质量（kg）：335。","T201900030294","900元","900.00","2024-12-30","4800.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×1860×1130㎜；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：160㎝；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：200、230、235（N动=540），229、265、308（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：245，刀辊总安装刀数(把)：38；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：29.4-36.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T201900030295","900元","900.00","2024-12-30","5200.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽160cm.耕深:旱耕10-14cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1020×1840×1120(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥29.4(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:花键式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:38(把)","T201900320689","900元","900.00","2024-12-30","5500.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽180cm.耕深:旱耕10-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1100×2080×1100(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥40.5(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:花键式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:50(把)","T201900320689","900元","900.00","2024-12-30","6000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×1800×1150㎜；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm)：150㎝；耕深（㎝）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：200；刀辊最大回转半径（㎜）：225，刀辊总安装刀数(把)：34；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：22.0-25.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540。","T201932320084","900元","900.00","2024-12-01","4800.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-165","耕幅:1.65m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×1910×1160㎜；工作幅宽(cm)：165㎝；刀轴型式：单轴型；传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数(把)：42；旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：29.4～36.8；结构质量（kg）：365。","部20171656","900元","900.00","2021-12-31","5200.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-180SK","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1050×2100×1050㎜；配套功率(kW)：36.8-58.8；结构质量（kg）：405；工作幅宽(cm)：180㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数量(把)：50；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","部20170909","900元","900.00","2021-12-31","6000.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202013130271","900元","900.00","2025-12-29","3900.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202013130271","900元","900.00","2025-12-29","4000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202013130271","900元","900.00","2025-12-29","4800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-180H","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-180H型高箱旋耕机\n结构型式/框架型\n整机外形尺寸(长×宽×高)1130×2080×1100mm\n作业速度范围0.4～1.4m/s\n工作幅宽180cm\n耕深12～18cm\n刀轴型式/单轴型\n刀轴连接型式/花键式\n传动型式/中间传动\n运输方式/普通型\n刀辊最大回转半径245mm\n刀辊总安装刀数52把\n旋耕刀型号/ⅠT245左/ⅠT245\n镇压型式/拖板\n配套拖拉机标定功率范围44.1～62.5kW\n配套拖拉机动力输出轴转速720/540r/min","T201900410891","900元","900.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称IGQN-160， 结构形式框架式，单轴，外形尺寸1020*1810*1090mm，结构质量880KG，工作幅宽1630mm，偏差为1%1635，变数箱档位数1个，传动方式中间，旋耕刀型号IT225,总安装刀数44把，标定功率33.1~48kw，动力输出轴转速540-760r/min","部20180113","900元","900.00","2022-12-31","0.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","1结构型式：框架式,外形尺寸（长×宽×高)mm：870×1630×980；配套动力范围(kW)：29.4-51.5；刀轴型式：单轴；工作幅宽(cm)150；传动方式：中间传动；总安装刀数量(旋耕，把)：36；旋耕刀型号：IT225。","T202137370287","900元","900.00","2026-06-29","4600.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：820×1740×990；配套动力范围(kW)：36.8-58.8；工作幅宽(cm)160；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：40；旋耕刀型号：1T225。","部20190630","900元","900.00","2023-12-31","4600.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1120×2070×1170；配套动力范围(kW)：44.1-66.2；工作幅宽(cm)180；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：52；旋耕刀型号：1T245。","部20190627","900元","900.00","2023-12-31","5200.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×2070×1090；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：180；耕深cm:12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；刀辊总安装刀数把:50；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW:36.8-44.1；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T201900140133","900元","900.00","2024-11-28","6900.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","1GKN-150型旋耕机; 结构形式：框架式；外形尺寸：1010×1680×1000mm; 作业速度范围: 0.28～1.25m/s; 工作幅宽：150cm; 耕深: 12～16cm；刀轴型式：单轴式；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动;运输方式：普通式；刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 36把; 旋耕刀型号: ⅠT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：25.7-29.4KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 540r/min;","T201913130115","900元","900.00","2024-12-08","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","1GKN-160型旋耕机; 结构形式：框架式；外形尺寸：1010×1780×1000mm; 作业速度范围: 0.28～1.25m/s; 工作幅宽：160cm; 耕深: 12～16cm；刀轴型式：单轴式；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动;运输方式：普通式；刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 40把; 旋耕刀型号: ⅠT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：29.4-36.8KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 540r/min;","T201913130115","900元","900.00","2024-12-08","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构形式：框架式，整机外形尺寸（长X宽X高）(mm)：920X1726X960，作业速度范围（m/s)：0.28-1.25，工作幅宽（cm）：150，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min):227/213(n动=540),刀辊最大回转半径（mm）：225，刀辊总安装刀数（把）：40，旋耕刀型号：IT225，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW)：25.7-29.4，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540。","T201900140132","900元","900.00","2024-11-28","4600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构形式：框架式，整机外形尺寸（长X宽X高）(mm)：920X1826X960，作业速度范围（m/s)：0.28-1.25，工作幅宽（cm）：160，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min):227/213(n动=540),刀辊最大回转半径（mm）：225，刀辊总安装刀数（把）：44，旋耕刀型号：IT225，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW)：29.4-36.8，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540。","T201900140132","900元","900.00","2024-11-28","4800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1500","T202100370822","900元","900.00","2026-08-31","6600.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1600","T202100370822","900元","900.00","2026-08-31","6720.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1700","T202100370822","900元","900.00","2026-08-31","7720.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：1800","T202100370822","900元","900.00","2026-08-31","8440.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.60m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）830×1740×1030、配套功率(kW)25.8-29.4、结构质量（kg）230、工作幅宽(mm)1600、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)40、旋耕刀型号It225等。","部20170437","900元","900.00","2021-12-31","4000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.80m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）920×2100×945、配套功率(kW)45.0-66.2、结构质量（kg）360、工作幅宽(mm)1800、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)44、旋耕刀型号It245等。","部20170444","900元","900.00","2021-12-31","5000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:180cm ;配套拖拉机标定功率范围(kw):33.1～44.1 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T201900621048","900元","900.00","2024-12-30","11490.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-160D","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式 ：框架型；刀轴型式 ：单轴型；工作幅宽： 160cm ；耕深 ：≥12cm ；传动型式 ：中间传动；配套拖拉机标定功率范围29.4～44.1 kW","T201900410173","900元","900.00","2024-11-28","4500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽得田农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","规格型号：1GQ-230型旋耕机。结构型式：圆梁型。整机外形尺寸（长*宽*高）：840mm*2540mm*1110mm。作业幅宽：230cm。刀轴型式：单轴型。刀轴连接型式：接盘式。传动型式：侧边传动。运输方式：普通型。刀辊设计转数：300r/min。刀辊最大回转半径：195mm。刀辊总安装刀数：98片。旋耕机刀型号：IT195。限深装置型式：限深板。镇压型式：拖板。配套拖拉机标定功率：50-75KW。配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","T202134340184","1600元","1600.00","2026-08-09","7100.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸：1020×2300×1160mm；作业速度范围：0.5-1.1m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：230-300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊最大回转半径：58把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：40.5-47.8KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","2019TJ617","1600元","1600.00","2024-12-23","7800.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸：1020×2540×1160mm；作业速度范围：0.5-1.1m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：230-300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊最大回转半径：62把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1-58.8KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","2019TJ618","1600元","1600.00","2024-12-23","8100.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1-55.1KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1044×2328×1230mm；作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽：2000mm；耕深：≥12cm；传动型式：中间传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：64把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ718","1600元","1600.00","2021-12-31","9000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1-62.5KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1044×2572×1230mm；作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽：2300mm；耕深：≥12cm；传动型式：中间传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ719","1600元","1600.00","2021-12-31","9500.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：58.8-73.5KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1050×2320×1132mm；作业速度范围：0.4-1.1m/s；工作幅宽：2000mm；耕深：≥8cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：88把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT195。","2018TJ565","1600元","1600.00","2022-12-31","9300.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：62.5-81KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1050×2560×1132mm；作业速度范围：0.4-1.1m/s；工作幅宽：2300mm；耕深：≥8cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：98把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT195。","2018TJ566","1600元","1600.00","2022-12-31","9600.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1-55.1KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：950×2440×1110mm；作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽：2000mm；耕深：≥12cm；传动型式：侧边；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：65把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ715","1600元","1600.00","2021-12-31","9200.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1-62.5KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：950×2600×1110mm；作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽：2300mm；耕深：≥12cm；传动型式：侧边；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：70把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ716","1600元","1600.00","2021-12-31","9500.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","沧州纳川机械配件有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","1 型号名称 / 1GKN-200 型 旋耕机\n2 结构型式 / 单轴框架式\n3 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm1310×2370×1200\n4 工作幅宽 200 cm\n5 变速箱档位数  / 个\n6 传动方式 / 中间传动\n7 旋耕刀型号 / ⅠT245\n8 总安装刀数 把 56\n9 配套拖拉机标定功率 kW 58.8～73.5 \n10动力输出轴转速 r/min 720","冀2017T—213","1600元","1600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","沧州纳川机械配件有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","1 型号名称 / 1GKN-230 型 旋耕机\n2 结构型式 / 单轴框架式\n3 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm1310×2600×1200\n4 工作幅宽 230 cm\n5 变速箱档位数  / 个\n6 传动方式 / 中间传动\n7 旋耕刀型号 / ⅠT245\n8 总安装刀数 64把\n9 配套拖拉机标定功率 kW 58.8～73.5 \n10动力输出轴转速 r/min 720","冀2017T—214","1600元","1600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型. .整机a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2430×1170. 作业速度范围（m/s）：0.56～1.2.工作幅宽（mm）：2000.耕深（cm）：≥12.刀轴型式：单轴.刀轴连接型式：花键式.传动型式：中间传动.运输方式：普通型.刀辊设计转速（r/min）：220、312.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：60.旋耕刀型号：IT245.限深装置型式：限深板.镇压型式：镇压辊.配套拖拉机标定功率范围（kW）：≥60.3（轮式拖拉机）.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720.","T201900370869","1600元","1600.00","2024-12-30","8200.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1020×2296×1110；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：200；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：226，228（n动=720）/200，222，230，235（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：58；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：40.4～47.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540,720。","T201900320677","1600元","1600.00","2024-12-30","6350.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.05m;单轴:是 ","1GQN-200   单轴；耕幅：2050mm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：995×2320×1040；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8～66.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：252；刀辊总安装刀数：60把","T201900621039","1600元","1600.00","2024-12-30","6370.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：230；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2578×1150；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296/222；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：66；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：69.9～73.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T201913130125","1600元","1600.00","2024-12-08","8200.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北三头牛机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","配套动力范围80.5-110.3kw；外形尺寸（长×宽×高）1200×2270×1250mm；结构型式：框架型；工作幅宽：210cm;刀辊总安装刀数：旋耕刀60把、直刀26把；耕深：12-16cm.","T202113130429","1600元","1600.00","2026-08-18","8500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北三头牛机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套动力范围80.5-110.3kw；外形尺寸（长×宽×高）1200×2470×1250mm；结构型式：框架型；工作幅宽：230cm;刀辊总安装刀数：旋耕刀64把、直刀28把；耕深：12-16cm.","T202113130429","1600元","1600.00","2026-08-18","8800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北三头牛机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","配套动力范围80.5-110.3kw；外形尺寸（长×宽×高）1200×2570×1250mm；结构型式：框架型；工作幅宽：240cm;刀辊总安装刀数：旋耕刀68把、直刀30把；耕深：12-16cm.","T202113130429","1600元","1600.00","2026-08-18","9200.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1140×2320×1085mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410906","1600元","1600.00","2024-12-30","6700.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1140×2450×1085mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：220cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410906","1600元","1600.00","2024-12-30","6800.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1140×2550×1085mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410906","1600元","1600.00","2024-12-30","7000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1260×2310×1125mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410907","1600元","1600.00","2024-12-30","7400.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1260×2440×1125mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：220cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410907","1600元","1600.00","2024-12-30","7600.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQQNZGK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1260×2540×1125mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：267r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T201900410907","1600元","1600.00","2024-12-30","7800.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1100mmX2300mmX1100mm， 工作幅宽200cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速267/254 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 60把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 47.8~88.2KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720/540r/min。","T202113130170","1600元","1600.00","2026-05-23","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）:1200×2325×1200mm；作业速度范围:0.27-1.39m/s；工作幅宽:200cm；耕深:12-16cm；刀轴型式:单轴型；刀轴连接型式:接盘式；传动型式:中间传动；运输方式:普通型；刀辊设计转速:296r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:60把；旋耕刀型号:ⅠT245；限深装置型式:限深板；镇压型式:拖板；配套拖拉机标定功率范围:66.2～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min","T202113130442","1600元","1600.00","2026-08-18","11000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×2370×1200mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202113130442","1600元","1600.00","2026-08-18","11500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×2455×1200mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：220cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202113130442","1600元","1600.00","2026-08-18","12000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×2540×1200mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2-110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202113130442","1600元","1600.00","2026-08-18","12500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.03m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1125×2270×1100mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：203cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","鄂2017129","1600元","1600.00","2021-12-31","6300.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.33m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.9kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKN-230型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1145×2570×1100mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：233cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","鄂2017130","1600元","1600.00","2021-12-31","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-200","耕幅:2.02m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：44.1～51.5kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1065×2270×1175mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：202cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：60把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","部20171225","1600元","1600.00","2021-12-31","6850.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-230","耕幅:2.335m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-230型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1045×2565×1175mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：233.5cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：68把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","部20171224","1600元","1600.00","2021-12-31","6950.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-200型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1315×3200×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：96把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","鄂2018019","1600元","1600.00","2022-12-31","6400.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-230","耕幅:2.32m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：62.5～80.9kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-230型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1315×3500×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：232cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","鄂2018020","1600元","1600.00","2022-12-31","6800.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-200","耕幅:2m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKS-200型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3080×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；刀辊最大回转半经：R195mm；刀轴总安装刀数：74把；旋耕刀型号:IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","鄂2019251","1600元","1600.00","2024-07-17","7600.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKS-230型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3380×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；刀辊最大回转半经：R195mm；刀轴总安装刀数：86把；旋耕刀型号:IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","鄂2019251","1600元","1600.00","2024-07-17","7900.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200S","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架式     配套发动机：58.8-66.2kW\n工作状态外形尺寸：1100 X 2320 X 1200 MM  整机质量：380kg\n工作幅宽：2000MM  传动方式：中间传动 总安装刀数：58把","T202141410093","1600元","1600.00","2026-06-30","6030.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230S","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式     配套发动机：66.2-80.9kW\n工作状态外形尺寸：1100 X 2520 X 1200 MM  整机质量：420kg\n工作幅宽：2300MM  传动方式：中间传动 总安装刀数：66把","T202141410093","1600元","1600.00","2026-06-30","6100.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-230S","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-230S型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×2568×1170（mm）；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～20cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：251（n动=720）/265（n动=760）r/min；刀辊最大回转半径：265mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：PⅡ265/PⅡ265左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～80.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min。","T201900410176","1600元","1600.00","2024-11-28","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQNP-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GQNP-200型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1410×2290×1060（mm）（不含拖板的延伸板）；作业速度范围：0.69～1.39（m/s）；工作幅宽：200cm；耕深：8～12（cm）；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：252（n动=540）/280（n动=760）r/min；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：96把；旋耕刀型号：IT195左/IT195；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2（kW）；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","T202041410107","1600元","1600.00","2025-06-29","6400.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","1GKN-200旋耕机 外形尺寸：长*宽*高1010*2340*1120，配套功率66.1-80.9，耕深12-19cm，整机重量：468kg，配套动力输出转轴：540-760r/min.","T202142420226","1600元","1600.00","2026-04-29","6100.00","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作耕幅：2m；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围：40.4～55.1kW","T201900320787","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作耕幅：2.3m；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围：44～62.5kW","T201900320787","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1050×2636×1400㎜；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：230；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：230、235（N动=540），228、265（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：245，刀辊总安装刀数(把)：62；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：44.1-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T201900320680","1600元","1600.00","2024-12-30","7600.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","水旱两用旋耕机","1GKND-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1400×2560×1152；配套功率(kW)：44.1-51.5；结构质量（kg）：460；工作幅宽(cm)：230㎝；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：72/66（水田/旱田）；旋耕刀型号：IT245，与拖拉机连接方式：三点悬挂。","部20171158","1600元","1600.00","2021-12-31","7800.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","外形尺寸：2300×1020×1160（mm），幅宽：200cm，旋耕深度：8-16（cm），总安装刀数：58把，传动方式：中置齿轮传动，与拖拉机联接方式：标准三点悬挂，刀辊转速：199 r/min，刀辊最大回转半径：245±10mm，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机标定功率：44.1～51.4（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min）。","T202032320585","1600元","1600.00","2025-12-30","0.00","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GKN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽200cm.耕深:旱耕10-14cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1170×2320×1150(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥40.5(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:58(把)","T201900320688","1600元","1600.00","2024-12-30","8200.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽230cm.耕深:旱耕10-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1150×2560×1150(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥48(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:62(把)","T201900320688","1600元","1600.00","2024-12-30","8500.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽200cm.耕深:旱耕10-14cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1200×2320×1050(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥40.5(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:58(把)","T201900320687","1600元","1600.00","2024-12-30","7800.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽230cm.耕深:旱耕10-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1130×2560×1130(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥48(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:62(把)","T201900320687","1600元","1600.00","2024-12-30","8000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","水旱两用旋耕机","1GKND-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1150×2540×1120㎜；工作幅宽(cm)：230㎝；刀轴型式：单轴型；传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数(把)：104；旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：44.1-58.8；结构质量（kg）：442，与拖拉机连接方式：三点悬挂。","部20171658","1600元","1600.00","2021-12-31","7200.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","框架式旋耕机","1GQN-200SK","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：1050×2300×1050㎜；配套功率(kW)：40.4-66.1；结构质量（kg）：420；工作幅宽(cm)：200㎝；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数量(把)：58；动力输出轴转速（r/min）：540、720、1000。","部20170909","1600元","1600.00","2021-12-31","6200.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","临沭鑫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-200型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1050×2320×1060 mm；作业速度范围 ：0.27～1.38 m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式；中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：198/265r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：56把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","GZNJ/TJ 2019-383","1600元","1600.00","2024-12-23","6100.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","临沭鑫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1130×2560×1160 mm；作业速度范围 ：0.27～1.38 m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式；中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：223/298r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：62.5～110.25kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","GZNJ/TJ 2019-383","1600元","1600.00","2024-12-23","6300.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","犁耕旋耕机","1LG-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：悬挂式      配套拖拉机标定功率（kw）：110.3-169           整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3750×2380×1410         工作幅宽（mm）：2000             犁体幅宽（mm）：300","T202013130103","1600元","1600.00","2025-09-21","19000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T201913130030","1600元","1600.00","2024-08-29","6900.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-200H型高箱旋耕机\n结构型式/框架型\n整机外形尺寸(长×宽×高)1130×2230×1100mm\n作业速度范围0.4～1.4m/s\n工作幅宽200cm\n耕深12～18cm\n刀轴型式/单轴型\n刀轴连接型式/花键式\n传动型式/中间传动\n运输方式/普通型\n刀辊最大回转半径245mm\n刀辊总安装刀数60把\n旋耕刀型号/ⅠT245左/ⅠT245\n镇压型式/拖板\n配套拖拉机标定功率范围62.5～73.5kW\n配套拖拉机动力输出轴转速720/540r/min","T201900410890","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-230H型高箱旋耕机\n结构型式/框架型\n整机外形尺寸(长×宽×高)1130×2490×1100mm\n作业速度范围0.4～1.4m/s\n工作幅宽230cm\n耕深12～18cm\n刀轴型式/单轴型\n刀轴连接型式/花键式\n传动型式/中间传动\n运输方式/普通型\n刀辊设计转速267(n动=720)/254(n动=540)r/min\n刀辊最大回转半径245mm\n刀辊总安装刀数64把\n旋耕刀型号/ⅠT245左/ⅠT245\n镇压型式/拖板\n配套拖拉机标定功率范围66.2～80.9kW\n配套拖拉机动力输出轴转速720/540r/min","T201900410890","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.00m;单轴:是 ","机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm\t结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）:1460X2410X1310mm；工作幅宽：2000mm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：265、315r/min；刀轴最大回转半径：245mm；刀轴总安装刀数：50把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：58.8~66.2kW；动力输出轴转速：720、850r/min。","2019TJ552","1600元","1600.00","2024-12-23","8700.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.30m;单轴:是 ","机具结构类型：单轴；耕幅：2300mm\t结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）:1460X2650X1310mm；工作幅宽：2300mm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：265、315r/min；刀轴最大回转半径：245mm；刀轴总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：73.5~88.3kW；动力输出轴转速：720、850r/min。","2019TJ553","1600元","1600.00","2024-12-23","9000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称IGQN-200，  结构形式框架式，单轴，外形尺寸1120*2310*1200mm，工作幅宽2130mm，变数箱档位数1个，传动方式中间，旋耕刀型号IT245,，总安装刀数56把，标定功率58.8~88.2kw，动力输出轴转速540-760r/min","部20180114","1600元","1600.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称IGQN-230旋耕机，结构形式框架式，单轴，外形尺寸1120*2510*1210mm,工作幅宽2360mm，变数箱档位数1个，传动方式中间，旋耕刀型号IT245,，总安装刀数64把，标定功率58.8~88.2kw，动力输出轴转速540-760r/min","部20180115","1600元","1600.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1120×2270×1120；配套动力范围(kW)：52.9-73.5；工作幅宽(cm)200；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：56；旋耕刀型号：1T245。","部20190627","1600元","1600.00","2023-12-31","6800.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2560×1230；配套动力范围(kW)：73.5-103；工作幅宽(cm)230；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：68；旋耕刀型号：1T245。","部20190629","1600元","1600.00","2023-12-31","6800.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×2310×1090；作业速度范围m/s：0.28-0.83；工作幅宽cm：200；耕深cm:12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；刀辊总安装刀数把:58；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW:55.1-66.2；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T201900140136","1600元","1600.00","2024-11-28","7200.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-230G","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1060×2530×1270；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：230；耕深cm:12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；刀辊总安装刀数把:62；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW:62.5-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T201900140135","1600元","1600.00","2024-11-28","8900.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","结构形式：框架式，整机外形尺寸（长X宽X高）(mm)：1138X2310X1140，作业速度范围（m/s)：0.56-1.67，工作幅宽（cm）：200，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min):230/261（n动=540）265/273/295（n动=720）,刀辊最大回转半径（mm）：255，刀辊总安装刀数（把）：60，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW)：47.8-58.8，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720。","T201900140131","1600元","1600.00","2024-11-28","7800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架式，整机外形尺寸（长X宽X高）(mm)：1138X2510X1140，作业速度范围（m/s)：0.56-1.67，工作幅宽（cm）：230，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min):230/261（n动=540）265/273/295（n动=720）,刀辊最大回转半径（mm）：255，刀辊总安装刀数（把）：64，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW)：62.5-69.6，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720。","T201900140131","1600元","1600.00","2024-11-28","8000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2000mm","T202100370821","1600元","1600.00","2026-08-31","7500.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2200mm","T202100370821","1600元","1600.00","2026-08-31","8400.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）1100×2300×946、配套功率(kW)45.0-66.2、结构质量（kg）380、工作幅宽(mm)2000、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)52、旋耕刀型号It245等。","部20170444","1600元","1600.00","2021-12-31","5500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:200cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):47.8～58.8 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610012","1600元","1600.00","2026-01-14","11790.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-200G","耕幅:2.0m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:200cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):58.8～66.2  结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T201900621050","1600元","1600.00","2024-12-30","11790.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:220cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):55.1～66.1 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610012","1600元","1600.00","2026-01-14","11980.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:230cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):66.2～95.5 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610012","1600元","1600.00","2026-01-14","12180.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-230G","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:230cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):62.5～73.5 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T201900621050","1600元","1600.00","2024-12-30","18220.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","传动方式：齿轮传动、工作幅宽：200cm、总安装刀数：60把、耕深旱耕：12-14cm、水耕：12-16cm","2017TJ246","1600元","1600.00","2021-12-31","7000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","传动方式：齿轮传动、工作幅宽：230cm、总安装刀数：64把、耕深旱耕：12-14cm、水耕：12-16cm","2017TJ247","1600元","1600.00","2021-12-31","7800.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","正阳县豫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","1GKN_200H型旋耕机配置参数:结构形式:框架式，工作状态外形尺寸(长x宽x高)1020x2300x1160,工作幅宽200cm,传动方式:中间传动，总安装刀数58把","豫2018150","1600元","1600.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-200ZG","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型；刀轴型式： 单轴型；工作幅宽 ：200cm ；耕深 ：12～16cm ；传动型式 ：中间传动；配套拖拉机标定功率范围： 51.5～69.9kW","T201900410172","1600元","1600.00","2024-11-28","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-230ZG","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架性； 整机外形尺寸（长、宽、高）：1224*2578*1181mm；作业速度范围：0.56-1.39 m/s；工作幅宽：230cm                                                         耕深：12-16cm；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间传动；运输方式：普通式；变速箱档位数：/   刀轴设计转速： 256/296 ；刀辊最大回转半径：255mm  ；刀辊总安装刀数：62把；  旋耕刀型号：IT245/IT245左；  限深装置形式：/  ；镇压型式： 拖板； 配套拖拉机标定功率范围：58.8-73.5w ； 配套拖拉机动力输出轴转速720 r/min；","T201900410172","1600元","1600.00","2024-11-28","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQQN-200GG","耕幅:2.0m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：51.5～62.5 kW ； 动力输出轴转速  ：540/720r/min； 旋耕机型号名称：1GQN-200G 型旋耕机； 结构型式(圆梁 式、框架式) ： 框架式 ；工作状态外形尺 寸(长×宽×高)： 1161×2286×1211 mm； 作业速度范围  ：0.56～1.39 m/s；工作幅宽：200  cm； 耕深： 12～16cm ； 变速箱挡位数 ：1 个 ；传动方式(侧边、 中间)： 中间传动； 刀辊设计转速 ： 222(n 动=540)/252(n 动=540)/265(n 动=720)/ 296(n 动=720) r/min；最大回转半 径 ： 245 mm；总安装刀数 ： 58把 ；刀轴连接型式： 刀座式 ；旋耕刀型号 ： IT245、IT245 左；","T201900410171","1600元","1600.00","2024-11-28","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQQN-230GG","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称 ： 1GQQN-230GG 型旋耕机 ；结构型式 ： 框架型； 整机外形尺寸(长×宽×高) ：1127×2568×1230 mm ；作业速度范围：  0.56～1.39m/s； 工作幅宽： 230cm  ；耕深 ：12～16  cm；刀轴型式：单轴型 ；刀轴连接型式：花键式 ；传动型式：中间传动 ；运输方式：普通型； 变速箱挡位数(变速旋耕机) ： /个； 刀辊设计转速： 265/296  r/min；刀辊最大回转半径： 255 mm ；刀辊总安装刀数 ：62 把； 旋耕刀型号 ：ⅠT245/ⅠT245 左 ；镇压型式 ： 拖板； 配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5 kW；  配套拖拉机动力输出轴转速： 720r/min","T201900410171","1600元","1600.00","2024-11-28","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸：1020×2820×1160mm；作业速度范围：0.5-1.1m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：230-300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5-66.2KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min。","2019TJ619","2200元","2200.00","2024-12-23","9000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJ-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：55.1-80.8KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1044×2730×1230mm；作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽：2500mm；耕深：≥12cm；传动型式：中间传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ720","2200元","2200.00","2021-12-31","10500.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：69.8-88.2KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1050×2740×1132mm；作业速度范围：0.4-1.1m/s；工作幅宽：2500mm；耕深：≥8cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：108把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT195。","2018TJ567","2200元","2200.00","2022-12-31","10800.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNT-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：81-103KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1130×3020×1190mm；作业速度范围：0.4-1.1m/s；工作幅宽：2800mm；耕深：≥12cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：80把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2018TJ568","2200元","2200.00","2022-12-31","12000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNT-300","耕幅:3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：88.2-110.3KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1130×3240×1190mm；作业速度范围：0.4-1.1m/s；工作幅宽：3000mm；耕深：≥12cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：86把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2018TJ569","2200元","2200.00","2022-12-31","15000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GKNT-340","耕幅:3.4m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：117.6-147KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：1160×3620×1180mm；作业速度范围：0.4-1.1m/s；工作幅宽：3400mm；耕深：≥12cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：98把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2019TJ254","2200元","1600.00","2023-12-31","20000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","安徽宏翔农业机械有限公司","旋耕机","1GZ-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：55.1-80.8KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;结构型式：框架型；外形尺寸：950×2790×1110mm；作业速度范围：0.4-0.8m/s；工作幅宽：2500mm；耕深：≥12cm；传动型式：侧边；刀辊设计转速：230/300r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：75把；刀轴连接型式：接盘式；旋耕刀型号：IT245。","2017TJ717","2200元","2200.00","2021-12-31","11000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","沧州纳川机械配件有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1 型号名称 / 1GKN-250 型 旋耕机 2 结构型式 / 单轴框架式 3 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm1310×2800×1200 4 工作幅宽 250 cm 5 变速箱档位数 / 个 6 传动方式 / 中间传动 7 旋耕刀型号 / ⅠT245 8 总安装刀数 68把 9 配套拖拉机标定功率 kW88.2～110.3 10动力输出轴转速 r/min 720","冀2017T—215","2200元","2200.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型. .整机a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1440×2820×1200. 作业速度范围（m/s）：0.8～0.92.工作幅宽（mm）：2500.耕深（cm）：≥12.刀轴型式：单轴.刀轴连接型式：花键式.传动型式：中间传动.运输方式：普通型.刀辊设计转速（r/min）：220、312.刀辊最大回转半径（mm）：245.刀辊总安装刀数（把）：72.旋耕刀型号：IT245.限深装置型式：限深板.镇压型式：镇压辊.配套拖拉机标定功率范围（kW）：≥68（轮式拖拉机）.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760.","T201900370868","2200元","2200.00","2024-12-30","9800.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-380","耕幅:3.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQNGK-380旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（mm）：1180×4100×1410，作业速度范围（m/s）：0.56-1.39，工作幅宽（cm）：380，耕深（cm）：12-16，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：265/350，刀辊最大回转半径（mm）：256，刀辊总安装刀数（把）：104，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板,镇压型式:拖板,配套拖拉机标定功率范围（kW）:110.3-147,配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850。","T202113130326","2200元","2200.00","2026-08-18","10700.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-400","耕幅:4m;单轴:是 ","型号名称：1GQNGK-400旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（mm）：1180×4300×1445，作业速度范围（m/s）：0.56-1.39，工作幅宽（cm）：400，耕深（cm）：12-16，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：265/350，刀辊最大回转半径（mm）：256，刀辊总安装刀数（把）：112，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：132.3-176.4，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850。","T202113130325","2200元","2200.00","2026-08-18","11000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春耕机械制造有限公司","旋耕机","1GQNGK-450","耕幅:4.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQNGK-450旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（mm）：1230×4800×1430，作业速度范围（m/s）：0.56-1.39，工作幅宽（cm）：450，耕深（cm）：12-16，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：265/350，刀辊最大回转半径（mm）：256，刀辊总安装刀数（把）：124，旋耕刀型号：ⅠT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：147-191.1，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850。","T202113130324","2200元","2200.00","2026-08-18","11300.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×3050×1250；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：280；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：267/254刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：102.9-132.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130434","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×3450×1250；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：320；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：320/197刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：92把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：95.6-154.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130433","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×3750×1250；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：350；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：320/197；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：100把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：102.9-154.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130432","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1360×4250×1500；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：400；耕深cm：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：320/197；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：116把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：110.3-161.7；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130431","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：250；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2798×1150；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296/222；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：66；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5～80.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T201913130126","2200元","2200.00","2024-12-08","8400.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：260；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2870×1150；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296/222；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：70；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：80.9～88.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T201913130127","2200元","2200.00","2024-12-08","8500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：280；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×3030×1150；作业速度范围（m/s）：0.56~1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296/222；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：74；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～95.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T201913130128","2200元","2200.00","2024-12-08","8700.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北三头牛机械科技有限公司","旋耕机","1GK-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","配套动力范围102.9-132.3kw；外形尺寸（长×宽×高）1200×2900×1250mm；结构型式：框架型；工作幅宽：260cm;刀辊总安装刀数：90把；耕深：12-16cm.","T202113130427","2200元","2200.00","2026-08-18","11800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北三头牛机械科技有限公司","旋耕机","1GK-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套动力范围117.6-161.7kw；外形尺寸（长×宽×高）1200×3100×1250mm；结构型式：框架型；工作幅宽：280cm;刀辊总安装刀数：96把；耕深：12-16cm.","T202113130428","2200元","2200.00","2026-08-18","11800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北三头牛机械科技有限公司","旋耕机","1GK-300","耕幅:3m;单轴:是 ","配套动力范围117.6-161.7kw；外形尺寸（长×宽×高）1200×3300×1250mm；结构型式：框架型；工作幅宽：300cm;刀辊总安装刀数：102把；耕深：12-16cm.","T202113130426","2200元","2200.00","2026-08-18","12500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1190×2745×1130mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：322r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：70把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.1～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130079","2200元","2200.00","2025-09-21","9000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-330A1","耕幅:3.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 132.4～176.5 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：1280×3580×1220 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：330 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：    单轴型；","T202113130330","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-350A1","耕幅:3.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 132.4～191.2 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：1280×3780×1220 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：350 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：    单轴型；","T202113130329","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-400A1","耕幅:4m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 147～220.5 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：1280×4280×1220 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：400 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：单轴型；","T202113130328","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","旋耕机","1GKNG-420A1","耕幅:4.2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 161.7～220.5；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：1280×4480×1220 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：420；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：         单轴型","T202113130327","2200元","2200.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1220mm×2920mm×1120mm， 工作幅宽260cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速267 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 72把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 95.5-110.3KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130467","2200元","2200.00","2026-10-21","8000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1330mm×3620mm×1180mm， 工作幅宽330cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速267 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 88把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 110.2-132.4KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130466","2200元","2200.00","2026-10-21","9500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1350mm×3790mm×1180mm， 工作幅宽350cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速267 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 92把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率117.6-147.1KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130465","2200元","2200.00","2026-10-21","9800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1350mm×4370mm×1180mm， 工作幅宽400cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速267 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 100把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 132.3-161.8KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130464","2200元","2200.00","2026-10-21","10500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-420","耕幅:4.2m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1320mm×4520mm×1210mm， 工作幅宽420cm ， 单轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速267 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 104把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 147.0-176.5KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130463","2200元","2200.00","2026-10-21","11500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×2745×1250mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：102.9-161.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202113130441","2200元","2200.00","2026-08-18","14500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）:1200×3265×1250mm；作业速度范围:0.27-1.39m/s；工作幅宽:300cm；耕深:12-16cm；刀轴型式:单轴型；刀轴连接型式:接盘式；传动型式:中间传动；运输方式:普通型；刀辊设计转速:296r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:76把；旋耕刀型号:ⅠT245；限深装置型式:限深板；镇压型式:拖板；配套拖拉机标定功率范围:102.9-161.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min","T202113130439","2200元","2200.00","2026-08-18","15500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）:1200×4265×1250mm；作业速度范围:0.27-1.39m/s；工作幅宽:400cm；耕深:12-16cm；刀轴型式:单轴型；刀轴连接型式:接盘式；传动型式:中间传动；运输方式:普通型；刀辊设计转速:296r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:112把；旋耕刀型号:ⅠT245；限深装置型式:限深板；镇压型式:拖板；配套拖拉机标定功率范围:102.9-161.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min","T202113130440","2200元","2200.00","2026-08-18","16800.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-250","耕幅:2.53m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-250型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1080×2760×1125mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：253cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：72把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","部20171223","2200元","2200.00","2021-12-31","7900.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-280","耕幅:2.82m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-280型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×2960×1125mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：282cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：76把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","部20171226","2200元","2200.00","2021-12-31","10500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNH-300","耕幅:3.01m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：88.2～110.3kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNH-300型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1130×3265×1275mm；作业速度范围：0.69～1.38m/s；工作幅宽：301cm；耕深：≥12cm；变速箱挡位数：1个；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；总安装刀数：88把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT245。","部20171222","2200元","2200.00","2021-12-31","12600.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-250","耕幅:2.52m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-250型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×3700×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：252cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：112把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","鄂2018021","2200元","2200.00","2022-12-31","8500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKNS-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.6kW；动力输出轴转速：760r/min；旋耕机型号名称：1GKNS-280型旋耕机；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×4000×1085mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≥8cm；传动方式（侧边、中间）：中间；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数：132把；刀轴连接型式：花键；旋耕刀型号：ⅠT195/ⅠT195左；限深装置型式：限深板。","鄂2018022","2200元","2200.00","2022-12-31","9000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","旋耕机型号名称：1GKS-250型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3580×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式;侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min;刀辊最大回转半经：R195/mm；刀轴总安装刀数;94把；旋耕刀型号:IT195;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围;58.8～80.9KW;配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","鄂2019250","2200元","2200.00","2024-07-17","9000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南农神机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250S","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式     配套发动机：80.9-95.6kW\n工作状态外形尺寸：1200 X 2760 X 1200 MM  整机质量：460kg\n工作幅宽：2500MM  传动方式：中间传动 总安装刀数：70把","T202141410095","2200元","2200.00","2026-06-30","7370.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQN-300H","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-300H型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×3268×1290（mm）；作业速度范围：0.75～1.4m/s；工作幅宽：300cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：249（n动=540）/265（n动=720）/280(n动=760）r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：88.2～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T201900410174","2200元","2200.00","2024-11-28","13600.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQNP-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQNP-250型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1410×2770×1060（mm）（不含拖板的延伸板）；作业速度范围：0.69～1.39（m/s）；工作幅宽：250cm；耕深：8～12（cm）；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：252（n动=540）/280（n动=760）r/min；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：112把；旋耕刀型号：IT195左/IT195；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：73.5～88.2（kW）；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","T202041410106","2200元","2200.00","2025-06-29","8500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南沃正实业有限公司","旋耕机","1GQNP-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQNP-280型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1410×3070×1060（mm）（不含拖板的延伸板）；作业速度范围：0.69～1.39（m/s）；工作幅宽：280cm；耕深：8～12（cm）；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：252（n动=540）/280（n动=760）r/min；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：132把；旋耕刀型号：IT195左/IT195；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：80.9～95.6（kW）；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","T202041410105","2200元","2200.00","2025-06-29","9000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作耕幅：2.5m；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5kW","T202032320587","2200元","2200.00","2025-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作耕幅：3m；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围：73.5～88.2kW","苏农机（2018）第（0276）号","2200元","2200.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","高箱旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸(㎜)：1050×2816×1400；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：250；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：199，200，230、235（N动=540），228、265（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：245，刀辊总安装刀数(把)：66；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：66.2-88.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T201900030293","2200元","2200.00","2024-12-30","8000.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1060×3245×1170mm；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):300；耕深（㎝）：≥8（旱耕），≥12（水耕）；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：222、230（N动=540）；228（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：245；刀辊总安装刀数(把)：92；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：80.9～102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）540，720。","T202132320240","2200元","2200.00","2026-09-05","8600.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-360","耕幅:3.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3860×1230mm；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):360；耕深（㎝）：≥8（旱耕），≥12（水耕）；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：222、230（N动=540）；228（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：245；刀辊总安装刀数(把)：100；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：91.8～117.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）540，720。","T202132320239","2200元","2200.00","2026-09-05","9200.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×4260×1250mm；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):400；耕深（㎝）：≥8（旱耕），≥12（水耕）；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：222、230（N动=540）；228（N动=720）；刀辊最大回转半径（㎜）：245；刀辊总安装刀数(把)：96；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：102.9～132.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）540，720。","T202132320238","2200元","2200.00","2026-09-05","9800.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","外形尺寸：2816×1050×1300（mm），幅宽：250cm，耕深：8～16（cm），旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：199(n动=540)265(n动=720)（r/min），刀辊设计最大回转半径：245（mm），刀辊设计总安装刀数：66把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机标定功率：51.8～62.5（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min），配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.56～1.39（m/s）。","T202032320584","2200元","2200.00","2025-12-30","8000.00","51.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","外形尺寸：3316×1050×1300（mm），幅宽：300cm，旋耕深度：8-16（cm），传动方式：中置齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（r/min），刀辊最大回转半径：245±10（mm），总安装刀数：82把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机标定功率：73.5～110.3（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min），理论作业速度：2-5（km/h）。","T202032320583","2200元","2200.00","2025-12-30","10500.00","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽250cm.耕深:旱耕10-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1220×2740×1180(mm).作业速度范围:0.69-1.81(m/s).配套功率范围:≥55(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:66(把)","T201900320686","2200元","2200.00","2024-12-30","9600.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-260A1","耕幅:2.6m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽260cm.耕深:旱耕12-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1150×2840×1200(mm).作业速度范围:0.56-1.39(m/s).配套功率范围:58.8-73.5(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:70(把)","T201900320685","2200元","2200.00","2024-12-30","9800.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280A1","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽280cm.耕深:旱耕12-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1150×3030×1200(mm).作业速度范围:0.56-1.39(m/s).配套功率范围:73.5-88.2(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:74(把)","T201900320684","2200元","2200.00","2024-12-30","10700.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300A1","耕幅:3m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽300cm.耕深:旱耕12-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1220×3250×1230(mm).作业速度范围:0.56-1.39(m/s).配套功率范围:88.2-102.9(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:82(把)","T201900320683","2200元","2200.00","2024-12-30","11200.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-350A1","耕幅:3.5m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型;工作幅宽350cm.耕深:旱耕12-16cm/水耕14-18cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高):1220×3800×1230(mm).作业速度范围:0.56-1.39(m/s).配套功率范围:110.2-132.3(kW).传动型式:中间传动.刀轴连接形式:接盘式.镇压型式:拖板.旋耕刀型号:IT245.刀辊总安装刀数:98(把)","T201900320682","2200元","2200.00","2024-12-30","12500.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港祥宝旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×3120×1136㎜；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm)：280㎝；耕深（㎝）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：226；刀辊最大回转半径（㎜）：245，刀辊总安装刀数(把)：70；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机动力输出轴转速(kW)：58.8-88.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T201932320083","2200元","2200.00","2024-12-01","8000.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","项目\n单位\n设计值\n型号名称\n/\n1GQN-300型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1130×3240×1180\n作业速度范围\nm/s\n0.56～1.39\n工作幅宽\ncm\n300\n耕深\ncm\n12～16\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n接盘式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n319～379\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n84\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n110.25～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n850/760\n备注\na整机状态指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。","T202034741","2200元","2200.00","2025-11-30","11000.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202113130233","2200元","2200.00","2026-05-23","8500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202113130232","2200元","2200.00","2026-05-23","8700.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202113130231","2200元","2200.00","2026-05-23","9100.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","宁晋县翔明农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-450","耕幅:4.5m;单轴:是 ","1. 结构型式：框架型；2. 刀轴型式：单轴型；3. 刀轴连接形式：接盘式；4. 传动型式：中间传动；5. 运输方式：普通型；6. 耕深：12-16；","T202113130230","2200元","2200.00","2026-05-23","9500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","结构形式：框架型    整机外形尺寸(长×宽×高）mm1080×2830×1265     工作幅宽（cm）:260      刀轴型式：单轴型    刀轴连接型式：接盘式   传动型式：侧边传动     刀辊设计转速（r/min）:298刀辊最大回转半径(mm):265    刀辊总安装刀数：52    旋耕刀型号：IT265   限深装置型式：限深板    镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率:(kW):80.9-110.3    配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720","T202113130200","2200元","2200.00","2026-05-23","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构形式：框架型    整机外形尺寸(长×宽×高）mm1080×3030×1265     工作幅宽（cm）:280      刀轴型式：单轴型    刀轴连接型式：接盘式   传动型式：侧边传动     刀辊设计转速（r/min）:298刀辊最大回转半径(mm):265    刀辊总安装刀数：60    旋耕刀型号：IT265   限深装置型式：限深板    镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率:(kW):88.8-110.3    配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720","T202113130199","2200元","2200.00","2026-05-23","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东华运农机设备有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.50m;单轴:是 ","机具结构类型：单轴；耕幅：2500mm\t结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）:1460X2830X1310mm；工作幅宽：2500mm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：265、315r/min；刀轴最大回转半径：245mm；刀轴总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：73.5~88.3kW；动力输出轴转速：720、850r/min。","2019TJ554","2200元","2200.00","2024-12-23","10400.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率≥80.96kw，，动力输出轴转速720r/min， 结构形式框架式，规格型号IGQN-300，外形尺寸3300*1250*1220，结构质量780kg，幅宽300cm，耕深≥12cm，传动方式中间齿轮传动，与拖拉机连接方式三点悬挂，设计转速150-350/min，最大回转半径245mm，总安装刀数84把，旋耕刀型号IT245,。","2019TJ670","2200元","2200.00","2024-12-23","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2760×1230；配套动力范围(kW)：73.5-103；工作幅宽(cm)250；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：72；旋耕刀型号：1T245。","部20190628","2200元","2200.00","2023-12-31","7000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","1结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1260×3080×1300；配套动力范围(kW)：110.3-169.2；刀轴型式：单轴；工作幅宽(cm)280；传动方式：中间传动；总安装刀数量(旋耕，把)：76；旋耕刀型号：IT245。","T202137370283","2200元","2200.00","2026-06-29","8500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","1结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1260×3280×1300；配套动力范围(kW)：110.3-169.2；刀轴型式：单轴；工作幅宽(cm)300；传动方式：中间传动；总安装刀数量(旋耕，把)：80；旋耕刀型号：IT245。","T202137370284","2200元","2200.00","2026-06-29","9000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GKN-250G","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：1060×2730×1270；作业速度范围m/s：0.28-1.2；工作幅宽cm：250；耕深cm:12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm:245；刀辊总安装刀数把:66；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW:73.5-95.6；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T201900140134","2200元","2200.00","2024-11-28","9000.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-300H","耕幅:3m;单轴:是 ","结构形式：框架式，整机外形尺寸（长X宽X高）(mm)：1238X3110X1150，作业速度范围（m/s)：0.72-2.16，工作幅宽（cm）：300，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速(r/min):273,刀辊最大回转半径（mm）：255，刀辊总安装刀数（把）：80，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW)：88.2-117.7，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720。","T201900140130","2200元","2200.00","2024-11-28","12500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：2800mm","T202000371216","2200元","2200.00","2025-12-30","11200.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：3000mm","T202000371217","2200元","2200.00","2025-12-30","12100.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","旋耕机","1GKN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","结构型式：单轴；耕幅（mm）：3200mm","T202000371215","2200元","2200.00","2025-12-30","10600.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.50m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）1100×2830×1035、配套功率(kW)68.0-73.5、结构质量（kg）415、工作幅宽(mm)2500、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)64、旋耕刀型号It245等。","部20170438","2200元","2200.00","2021-12-31","8000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","旋耕机","1GKNB-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:250cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):66.2～95.5 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610015","2200元","2200.00","2026-01-14","25660.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-250G","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套动力（kw）;66.2～95.5;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1260×2750×1400;工作幅宽;250cm;结构形式:框架型;传动方式:中间齿轮传动;","T201900621045","2200元","2200.00","2024-12-30","18620.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-270G","耕幅:2.7m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:270cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):73.5～88.2   结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","部20170496","2200元","2200.00","2021-12-31","18870.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:280cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):73.5～95.5  结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","部20170495","2200元","2200.00","2021-12-31","26760.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:3000MM;配套拖拉机标定功率范围(kw):73.5～117.6 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T201900621051","2200元","2200.00","2024-12-30","26950.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-300G","耕幅:3.0m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:300cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):73.5～88.2  结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","部20170494","2200元","2200.00","2021-12-31","19680.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:330cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):88.2～117.6   结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","部20170493","2200元","2200.00","2021-12-31","27700.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","单轴;工作幅宽:350cm;配套拖拉机标定功率范围(kw):88.2～132.3   结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","部20170492","2200元","2200.00","2021-12-31","29650.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-420","耕幅:4.2m;单轴:是 ","配套动力（kw）;110.2～132.3 ;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×4450×1400 ;工作幅宽;420cm;结构形式:框架式;传动方式:中间齿轮传动;","部20170491","2200元","2200.00","2021-12-31","33020.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","传动方式：齿轮传动、工作幅宽：250cm、总安装刀数：68把、耕深旱耕：12-14cm、水耕：12-16cm","2017TJ248","2200元","2200.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-250ZG","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；刀轴型式：单轴型；工作幅宽：  250cm；耕深：12～16 cm ；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围66.2～80.9 kW","T201900410166","2200元","2200.00","2024-11-28","8600.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-280K","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称:1GQN-280K 型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高):1240×3076×1361mm;作业速度范围:0.56～1.39m/s;工作幅宽:280cm;耕深：12～16cm;刀轴型式：单轴型;刀轴连接型式：花键式;传动型式：中间传动;运输方式：普通型;变速箱挡位数(变速旋耕机)：/个;刀辊设计转速：265/296r/min;刀辊最大回转半径：260mm;刀辊总安装刀数：70把;旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245 左;限深装置型式：/ /;镇压型式：拖板;配套拖拉机标定功率范围：80.9～95.6kW;配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min.","T201900410168","2200元","2200.00","2024-11-28","9500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQQN-250GG","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称 ：1GQQN-250GG 型旋耕机 结构型式： 框架型 整机外形尺寸(长×宽×高) ：1127×2772×1230 mm 作业速度范围 ：0.56～1.39  m/s工作幅宽： 250 cm 耕深 ： 12～16 cm刀轴型式 ：单轴型 刀轴连接型式：花键式 传动型式：中间传动 运输方式 ： 普通型 变速箱挡位数(变速旋耕机) ： / 个刀辊设计转速：265/296  r/min 刀辊最大回转半径 ：255  mm刀辊总安装刀数 ：66 把 旋耕刀型号 ：ⅠT245/ⅠT245 左  镇压型式： 拖板 配套拖拉机标定功率范围： 66.2～80 kW.","T201900410167","2200元","2200.00","2024-11-28","8600.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1.5-2m旋耕机","河南沃正实业有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-165","耕幅:1.65m;双轴:是 ","型号名称：1GQNM-165型双轴灭茬旋耕机；外形尺寸（长×宽×高）：1250×2030×1060（mm）；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2（kW）；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式（圆梁式、框架式等）：框架式；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：侧边齿轮传动；结构质量：680kg；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：1650mm；旋耕设计转速：280r/min；灭茬设计转速：390r/min；旋耕刀辊最大回转半径：245mm；灭茬刀辊最大回转半径：160mm；旋耕刀总安装刀数：48把；灭茬刀总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；灭茬刀型号：MI160/MI160左。","T202041410104","1200元","1200.00","2025-06-29","9200.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1.5-2m旋耕机","河南沃正实业有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-180","耕幅:1.8m;双轴:是 ","型号名称：1GQNM-180型双轴灭茬旋耕机；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2180×1060（mm）；配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5（kW）；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式（圆梁式、框架式等）：框架式；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：侧边齿轮传动；结构质量：710kg；作业速度范围：0.69～1.39（m/s）；工作幅宽：1800mm；旋耕设计转速：280r/min；灭茬设计转速：390r/min；旋耕刀辊最大回转半径：245mm；灭茬刀辊最大回转半径：160mm；旋耕刀总安装刀数：52把；灭茬刀总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245/IT245左；灭茬刀型号：MI160/MI160左。","T202041410103","1200元","1200.00","2025-06-29","9900.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1.5-2m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-180","耕幅:1.8m;双轴:是 ","双轴;工作幅宽:1800MM;配套拖拉机标定功率范围(kw): 58.8～66.2 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202061610002","1200元","1200.00","2025-06-08","19470.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","德州市华北农机装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQKM-210","耕幅:2.1m;双轴:是 ","结构型式：框架双轴式.工作幅宽（mm）：2100.整机a外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1750×2350×1120mm.配套拖拉机标定功率（kW）：≥66.2. 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720. 与拖拉机连接方式：三点悬挂式旋耕最终传动方式：侧边传动. 灭茬最终传动方式：侧边传动. 结构质量（kg）：770.作业速度范围（m/s）：0.5-1.4.旋耕设计转速（r/min）：222/252.灭茬设计转速（r/min）：477/540.旋耕刀最大回转半径（mm）：245.灭茬刀最大回转半径（mm）：170.旋耕刀总安装刀数（把）：58灭茬刀总安装刀数（把）：76.旋耕刀型号：IT245.灭茬刀型号：MIT170.","2019TJ696","2600元","2600.00","2024-12-23","14000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNS-200","耕幅:2m;双轴:是 ","结构型式:框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×2300×1230；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：200；耕深cm：12-16；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：354/197；刀辊最大回转半径mm：245刀辊总安装刀数：120把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：73.5-132.3；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130436","2600元","2600.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNS-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×2550×1380；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：230；耕深cm：12-16；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：354/197；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：128把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：80.8-147；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130436","2600元","2600.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNSG-230A1","耕幅:2.3m;双轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW：132.4～176.5 ；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：2000×2620×1330 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：230 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16；\n刀轴型式：双轴型；","T202113130334","2600元","2600.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","框架性整机外形尺寸1580mm×2570mm×1180mm， 工作幅宽230cm ， 双轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速296r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 136把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率102.9-132.4KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130471","2600元","2600.00","2026-10-21","12000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×2470×1180mm；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：200；耕深（cm）：≥8；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动（前轴）、侧边传动（后轴）；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：前轴：198、265；后轴：320、426；刀辊最大回转半径（mm）：245（前轴）、175（后轴）；刀辊总安装刀数（把）：60（前轴）、72（后轴）；旋耕刀型号：IT245（前轴）、IT175（后轴）；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：80.8～102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202032320163","2600元","2600.00","2025-07-30","12000.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×2670×1180mm；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：230；耕深（cm）：≥8；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动（前轴）、侧边传动（后轴）；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：前轴：198、265；后轴：320、426；刀辊最大回转半径（mm）：245（前轴）、175（后轴）；刀辊总安装刀数（把）：64（前轴）、80后轴）；旋耕刀型号：IT245（前轴）、IT175（后轴）；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～110.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202032320163","2600元","2600.00","2025-07-30","13000.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","1结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1740×2280×1330；配套动力范围(kW)：110.3-169.2；刀轴型式：双轴；工作幅宽(cm)200；传动方式：中间传动；总安装刀数量(旋耕，把)：前轴60，后轴60；旋耕刀型号：IT245。","T202137370286","2600元","2600.00","2026-06-29","12000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","1结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1740×2580×1330；配套动力范围(kW)：110.3-169.2；刀轴型式：双轴；工作幅宽(cm)230；传动方式：中间传动；总安装刀数量(旋耕，把)：前轴64，后轴64；旋耕刀型号：IT245。","T202137370286","2600元","2600.00","2026-06-29","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-200","耕幅:2.0m;双轴:是 ","双轴;工作幅宽:2000MM;配套拖拉机标定功率范围(kw):58.8～73.5 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202061610002","2600元","2600.00","2025-06-08","19470.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-220","耕幅:2.2m;双轴:是 ","双轴;工作幅宽:2200MM;配套拖拉机标定功率范围(kw):58.8～88.2 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202061610002","2600元","2600.00","2025-06-08","20970.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-240","耕幅:2.4m;双轴:是 ","双轴;工作幅宽:2400MM;配套拖拉机标定功率范围(kw):66.2～88.2 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610014","2600元","2600.00","2026-01-14","23220.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-280双轴旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1780×3140×1300，作业速度范围（m/s）：0.56-1.11，工作幅宽（cm）：280，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：双轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：前319/377，后286/338，刀辊最大回转半径（mm）：245，刀辊总安装刀数（把）：160，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深轮，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3-147，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850。","T202113130270","2900元","2900.00","2026-08-18","14800.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-300","耕幅:3m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-300双轴旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1780×3340×1300，作业速度范围（m/s）：0.56-1.11，工作幅宽（cm）：300，耕深（cm）：12-18，刀轴型式：双轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：前319/377，后286/338，刀辊最大回转半径（mm）：245，刀辊总安装刀数（把）：168，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深轮，镇压型式：镇压辊，配套拖拉机标定功率范围（kW）：132.3-161.7，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850。","T202113130269","2900元","2900.00","2026-08-18","15200.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNS-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","结构型式：框架型；外形尺寸（长×宽×高）mm：1560×2750×1380；作业速度范围m/s：0.56-1.39；工作幅宽cm：250耕深cm：12-16；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：354/197；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：136把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：80.8-176.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/540","T202113130435","2900元","2900.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNSG-250A1","耕幅:2.5m;双轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 132.4～191.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：2000×2820×1330 ；\n旋耕机工作幅宽 cm ：250 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：  双轴型；","T202113130333","2900元","2900.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNSG-280A1","耕幅:2.8m;双轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 161.7～220.5；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：1700×3100×1330；\n旋耕机工作幅宽 cm ：280 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：  双轴型；","T202113130332","2900元","2900.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北盛沃农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNSG-330A1","耕幅:3.3m;双轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围 kW： 161.7～235.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min ：540/720 ；\n旋耕机结构型式（圆梁式、框架式）： 框架型 ；\n旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm ：1700×3600×1330；\n旋耕机工作幅宽 cm ：330 ；\n旋耕机耕深 cm ：12~16 ；\n刀轴型式：  双轴型；","T202113130331","2900元","2900.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","框架性整机外形尺寸1580mm×2770mm×1180mm， 工作幅宽250cm ， 双轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速296 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 144把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 110.2-132.4KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130470","2900元","2900.00","2026-10-21","13000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","框架性整机外形尺寸1580mm×3030mm×1180mm， 工作幅宽280cm ， 双轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速296 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数152把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 132.3-161.8KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130469","2900元","2900.00","2026-10-21","14000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-300","耕幅:3m;双轴:是 ","框架性整机外形尺寸1580mm×3220mm×1180mm， 工作幅宽300cm ， 双轴型刀轴型式 ， 刀辊设计转速296 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 160把 旋耕刀型号IT245 配套拖拉机标定功率 147.0-176.5KW 配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min。","T202113130468","2900元","2900.00","2026-10-21","15000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GQNS-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高） ：1550×2765×1300mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：136把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：110.3-161.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","Ｔ202113130444","2900元","2900.00","2026-08-18","22000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北中仁农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GQNS-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）:1550×3050×1300mm；作业速度范围:0.27-1.39m/s；工作幅宽:280cm；耕深:12-16cm；刀轴型式:双轴型；刀轴连接型式:接盘式；传动型式:中间传动；运输方式:普通型；刀辊设计转速:296r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:152把；旋耕刀型号:ⅠT245；限深装置型式:限深板；镇压型式:拖板；配套拖拉机标定功率范围:110.3-161.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min","T202113130445","2900元","2900.00","2026-08-18","23800.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×2870×1180mm；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：250；耕深（cm）：≥8；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动（前轴）、侧边传动（后轴）；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：前轴：198、265；后轴：320、426；刀辊最大回转半径（mm）：245（前轴）、175（后轴）；刀辊总安装刀数（把）：68（前轴）、88后轴）；旋耕刀型号：IT245（前轴）、IT175（后轴）；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：102.9～132.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202032320162","2900元","2900.00","2025-07-30","14000.00","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港梓阳机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKM-260B","耕幅:2.6m;双轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×2900×1370；作业速度范围\n（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：260；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：前轴:侧边传动；后轴:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：（前轴:198、265；后轴:320、426）；刀辊最大回转半径（mm）：前轴:305；后轴:204.5；刀辊总安装刀数（把）：前轴:80；后轴:76；旋耕刀型号：前轴:IT265；后轴:IT175；配套拖拉机标定功率范围（kW）：95.6～110.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202132320211","2900元","2900.00","2026-08-05","13000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港梓阳机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKM-280B","耕幅:2.8m;双轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×3100×1370；作业速度范围\n（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：280；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：前轴:侧边传动；后轴:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：（前轴:198、265；后轴:320、426）；刀辊最大回转半径（mm）：前轴:305；后轴:204.5；刀辊总安装刀数（把）：前轴:86；后轴:80；旋耕刀型号：前轴:IT265；后轴:IT175；配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.2～132.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202132320210","2900元","2900.00","2026-08-05","14000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港梓阳机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKM-300B","耕幅:3m;双轴:是 ","结构型式:框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×3300×1370；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：300；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：前轴:侧边传动；后轴:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：（前轴:198、265；后轴:320、426）；刀辊最大回转半径（mm）：前轴:305；后轴:204.5；刀辊总安装刀数（把）：前轴:92；后轴:86；旋耕刀型号：前轴:IT265；后轴:IT175；配套拖拉机标定功率范围（kW）：117.6～147.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202132320209","2900元","2900.00","2026-08-05","15000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","山东中旋农业装备有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","1结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1740×2780×1330；配套动力范围(kW)：110.3-191.1；刀轴型式：双轴；工作幅宽(cm)250；传动方式：中间传动；总安装刀数量(旋耕，把)：前轴68，后轴68；旋耕刀型号：IT245。","T202137370285","2900元","2900.00","2026-06-29","13500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-270","耕幅:2.7m;双轴:是 ","双轴;工作幅宽:2700MM;配套拖拉机标定功率范围kW:66.2～88.2 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610014","2900元","2900.00","2026-01-14","26080.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-330","耕幅:3.3m;双轴:是 ","双轴;工作幅宽:3300MM;配套拖拉机标定功率范围(kw):88.2～117.6 结构形式:框架式;传动方式:中间传动;","T202161610013","2900元","2900.00","2026-01-14","40320.00","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州伟泰机械制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","结构形式：履带自走式 工作状态外形尺寸(长x宽x高）：2400x1350x1150mm结构质量：760kg工作宽幅：120cm，变速箱档位数：8 传动方式：中间，旋耕刀型号：IT195 总安装刀数：28把，刀辊转速：200-250r/min刀辊回转半径：220mm，动力标定功率：23.53kw，动力标定转速：2200r/min，履带规格（节距x节数x宽）：72mmx36x180mm履带轨距：760mm","苏农机（2019）第（0360）号","7600元","7600.00","2023-12-31","26000.00","23.53","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","山东省鲁拖机械设备有限公司","旋耕机","1GZL-125A型履带自走式旋耕机","耕幅:1.25m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走式 （履带）；外形尺寸 (长×宽×高)：2340×1300×1050mm；工作宽幅(耕幅)：125cm；旋耕部件传动方式：中间；旋耕部件连接方式：直联式；配套发动机名称：柴油机；配套发动机标定功率：10.3kW；配套发动机标定转速：2400r/min；配套发动机起动方式：电启动；制动方式(自走式填写)：机械；刀辊（刀轴）型式：单轴横式；刀辊（刀轴）设计转速：330r/min；刀辊（刀轴）最大回转半径：170mm；刀辊（刀轴）总安装刀数：32把；旋耕刀型号：165；旋耕刀材质：锰钢；变速箱类型：齿轮；变速箱档位：机械变速，3前进1倒退；镇压型式：拖板；轨距：410mm；履带节数：36节；履带节距：72mm；履带宽：180mm。","19321P50005R0S","7600元","7600.00","2026-08-12","26000.00","10.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","山东省鲁拖机械设备有限公司","旋耕机","1GZL-125B型履带自走式旋耕机","耕幅:1.25m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走式 （履带）；外形尺寸 (长×宽×高)：2300×1300×980mm；工作宽幅(耕幅)：125cm；旋耕部件传动方式：中间；旋耕部件连接方式：直联式；配套发动机名称：柴油机；配套发动机标定功率：16.4kW；配套发动机标定转速：2300r/min；配套发动机起动方式：电启动；制动方式(自走式填写)：机械；刀辊（刀轴）型式：单轴横式；刀辊（刀轴）设计转速：330r/min；刀辊（刀轴）最大回转半径：170mm；刀辊（刀轴）总安装刀数：32把；旋耕刀型号：165；旋耕刀材质：锰钢；变速箱类型：齿轮；变速箱档位：机械变速，3前进1倒退；镇压型式：拖板；轨距：610mm；履带节数：36节；履带节距：72mm；履带宽：180mm。","19321P50005R0S","7600元","7600.00","2026-08-12","28000.00","16.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","山东省鲁拖机械设备有限公司","旋耕机","1GZL-125Y型履带自走式旋耕机","耕幅:1.25m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL-125Y；结构型式：自走式 （履带）；外形尺寸 (长×宽×高)：2280×1330×840mm；工作宽幅(耕幅)：125cm；旋耕部件传动方式：中间；旋耕部件连接方式：直联式；配套发动机名称：柴油机；配套发动机标定功率：22.1kW；配套发动机标定转速：2200r/min；配套发动机起动方式：电启动；制动方式(自走式填写)：液压；刀辊（刀轴）型式：单轴横式；刀辊（刀轴）设计转速：350r/min；刀辊（刀轴）最大回转半径：180mm；刀辊（刀轴）总安装刀数：30把；旋耕刀型号：165；旋耕刀材质：锰钢；变速箱类型：齿轮；变速箱档位：机械变速，（3+1）×2；镇压型式：拖板；轨距：755mm；履带节数：36节；履带节距：72mm；履带宽：180mm。","19321P50005R0S","7600元","7600.00","2026-08-12","30000.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","安徽得田农业机械装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230A","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL-230A型自走履带式旋耕机。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3800mm*2480mm*2750mm。配置动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司。配置动力牌号型号：4C6-100C32。配置动力结构型式：立式直列水冷四冲程。配置动力气缸数量：4。配置动力标定功率：74kW。配套动力标定转速：2600r/min。作业幅宽：230cm。变速箱档位数（前进/后退）：前进3挡/后退三挡。整机质量：2530kg。作业小时生产率：0.4~0.5hm2。单位作业量燃油消耗量：≤15kg/hm2。作业挡位：3挡。最小离地间隙：350mm。旋耕装置联接方式：三点悬挂式。工作部件传动方式：侧边齿轮传动。发动机与离合器联接方式：皮带连接。制动器型式：摩擦片式。刀辊总安装刀数：98片。到辊旋耕机刀型号：IT175。轨距：1250mm。履带刀距：90mm。履带节数：53节。履带宽：450mm。","T202134340030","15100元","15100.00","2026-03-30","60000.00","74","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","安徽得田农业机械装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230B","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","1GZL-230B型自走履带式旋耕机。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3800mm*2480mm*2750mm。配置动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司。配置动力牌号型号：4C6-120C31。配置动力结构型式：立式直列水冷四冲程。配置动力气缸数量：4。配置动力标定功率：89kW。配套动力标定转速：2400r/min。作业幅宽：230cm。变速箱档位数（前进/后退）：前进3挡/后退三挡。整机质量：2270kg。作业小时生产率：0.4~0.5hm2。单位作业量燃油消耗量：≤15kg/hm2。作业挡位：3挡。最小离地间隙：370mm。旋耕装置联接方式：三点悬挂式。工作部件传动方式：侧边齿轮传动。发动机与离合器联接方式：皮带连接。制动器型式：摩擦片式。刀辊总安装刀数：98片。到辊旋耕机刀型号：IT195。轨距：1200mm。履带刀距：90mm。履带节数：53节。履带宽：450mm。","T202134340175","15100元","15100.00","2026-08-09","69000.00","89","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","安徽得田农业机械装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230C","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","1GZL-230C型自走履带式旋耕机。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3800mm*2480mm*2750mm。配置动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司。配置动力牌号型号：4C6-100C32。配置动力结构型式：立式直列水冷四冲程。配置动力气缸数量：4。配置动力标定功率：74kW。配套动力标定转速：2600r/min。作业幅宽：230cm。变速箱档位数（前进/后退）：前进3挡/后退三挡。整机质量：2230kg。作业小时生产率：0.4~0.5hm2。单位作业量燃油消耗量：≤15kg/hm2。作业挡位：3挡。最小离地间隙：370mm。旋耕装置联接方式：三点悬挂式。工作部件传动方式：侧边齿轮传动。发动机与离合器联接方式：皮带连接。制动器型式：摩擦片式。刀辊总安装刀数：98片。到辊旋耕机刀型号：IT195。轨距：1200mm。履带刀距：90mm。履带节数：53节。履带宽：450mm。","T202134340174","15100元","15100.00","2026-08-09","64000.00","74","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","山东省鲁拖机械设备有限公司","旋耕机","1GZL-203Y型履带自走式旋耕机","耕幅:2.01m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走式 （履带）；外形尺寸 (长×宽×高)：2450×2070×880mm；工作宽幅(耕幅)：201cm；旋耕部件传动方式：中间；旋耕部件连接方式：直联式；配套发动机名称：柴油机；配套发动机标定功率：22.1kW；配套发动机标定转速：2200r/min；配套发动机起动方式：电启动；制动方式(自走式填写)：液压；刀辊（刀轴）型式：单轴横式；刀辊（刀轴）设计转速：350r/min；刀辊（刀轴）最大回转半径：180mm；刀辊（刀轴）总安装刀数：48把；旋耕刀型号：165；旋耕刀材质：锰钢；变速箱类型：齿轮；变速箱档位：机械变速，（3+1）×2；镇压型式：拖板；轨距：755mm；履带节数：36节；履带节距：72mm；履带宽：180mm","19321P50005R0S","15100元","15100.00","2026-08-12","52000.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲凿铲式深松机","龙江万巍农业机械制造有限责任公司","凿式深松机","1SB-130","深松部件个数:3个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:650mm","型号名称/1SB-130型凿式深松机    结构型式/悬挂式    振动方式/非振动式    配套动力范围kW36～58.5    整机外形尺寸（长×宽×高）mm1500×580×950    作业速度km/h1.08～2.4    作业小时生产率hm2/h0.33～0.52   工作幅宽cm130   铲间距cm65    深松铲结构型式/凿式   深松铲排列方式/单行排列   深松铲数量个3   深松深度cm30～35","T202023230132","1000元","1000.00","2025-10-11","4800.00","36","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松浅耕机","1LS-450","深松部件个数:4+4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）4700*2500*1850mm；翻转机构型式液压式；深松部件类型凿形深松铲；深松部件间距50cm；深松部件数量4+4；浅耕部件（犁体）类型基本（通用）型；浅耕部件（犁体）数量4+4；浅耕部件（犁体）幅宽50cm；犁铧类型可换铧尖型；犁壁类型栅条式；总工作幅宽200cm；限深轮（运输轮）类型限深运输一体轮；限深轮（运输轮）1个","T202161610019","1700元","1700.00","2026-01-14","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1SZ-180","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","配套动力37-58kW轮式拖拉机、工作幅宽180cm、深松深度≧30cm、深松铲数量：4个、深松铲结构型式：凿铲式\n铲间距：45cm","鲁T2017150","1700元","1700.00","2021-12-31","11000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","龙江万巍农业机械制造有限责任公司","凿式深松机","1SB-300","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:590mm","型号名称/1SB-300型凿式深松机   结构型式/悬挂式   振动方式/非振动式   配套动力范围kW65.4～110.3   整机外形尺寸（长×宽×高）mm3200×860×1200   作业速度km/h1.08～2.4    作业小时生产率hm2/h0.65～1.04   工作幅宽cm295   铲间距cm59   深松铲结构型式/凿式   深松铲排列方式/单行排列   深松铲数量个6   深松深度cm30～35","T202023230130","2500元","2500.00","2025-10-11","9500.00","110.3","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","深松浅耕机","1SL-240","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","结构型式：悬挂式          深松部件间距：400mm       深松部件数量：6个       浅耕部件（犁体）数量：7个\n浅耕部件（犁体）幅宽：300mm        犁壁类型：栅条式","T202113130147","2500元","2000.00","2026-05-23","21000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1SZ-270","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","配套动力66-75kW轮式拖拉机、工作幅宽270cm、铲间距：45cm、深松铲数量：6个、深松铲结构型式：凿铲式、深松铲排列方式：单排、振动方式：振动","鲁T2017149","2500元","2500.00","2021-12-31","15800.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北帅旗农业机械制造有限公司","深松机","1S-240Q","深松部件个数:4个;铲间距:550/700/550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","工作幅宽240cm,结构型式悬挂式，非振动式，配套动力117.6-147kw,外型尺寸（长x宽x高）2000x2330x1465mm,深松铲数量4个，深松铲结构型式曲面铲(偏柱式），铲间距55,70,55cm，深松铲排列方式前2后2，深松深度30-40cm,","T201913130281","2300元","2300.00","2024-12-30","12000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","江苏神农农业装备有限公司","深松机","1S-280","深松部件个数:4个;铲间距:700mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松铲数量：4个；深松铲结构形式：偏柱式；铲间距700mm","苏农机（2019）第（0358）号","2300元","2300.00","2023-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北帅旗农业机械制造有限公司","深松机","1S-360Q","深松部件个数:6个;铲间距:575/575/700/575/575mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","工作幅宽360cm,结构型式悬挂式，非振动式，配套动力132-165.4kw,外型尺寸（长x宽x高）2800x3650x1465mm,深松铲数量6个，深松铲结构型式曲面铲(偏柱式），铲间距57.5,57.5,70,57.5,57.5cm,深松铲排列方式前2中2后2，深松深度30-40cm,","T201913130280","2900元","2900.00","2024-12-30","14000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北沃田机械制造有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:6个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸（长X宽X高）2000X3260X1520MM；结构形式：悬挂式。振动方式：非振动式，深松铲结构形式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：三行交错，配套动力：91.9~147kw；工作铲数6个；工作幅宽250cm；铲间距：40、40、48、40、40cm。","T202113130323","2900元","2900.00","2026-08-18","0.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","唐河县大华机械设备有限公司","深松机","1SQ-250","深松部件个数:6个;铲间距:380/380/600/380/380mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2220×2500×1460mm，工作幅宽：250cm；铲间距：38cm、38cm、60cm、38cm、38cm；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前中后排列。","豫2018018","2900元","2900.00","2022-12-31","11800.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","唐河县大华机械设备有限公司","深松机","1SQ-280","深松部件个数:6个;铲间距:440/440/600/440/440mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式，振动方式：非振动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2220×2800×1460mm，工作幅宽：280cm，铲间距：44cm、44cm、60cm、44cm、44cm，深松铲结构型式：偏柱式，深松铲排列方式:前中后排列，深松铲数量：6个","豫2018019","2900元","2900.00","2022-12-31","12600.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","唐河县大华机械设备有限公司","深松机","1SQ-310","深松部件个数:6个;铲间距:500/500/600/500/500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2220×3100×1460mm，工作幅宽：310cm；铲间距：50cm、50cm、60cm、50cm、50cm；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前中后排列。","豫2018020","2900元","2900.00","2022-12-31","13600.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-250Q","深松部件个数:6个;铲间距:390mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力:91.9-119.5kw;结构形式:悬挂式;工作幅宽:2500mm;深松铲数量:6铲","部20181007","2900元","2900.00","2022-12-31","22580.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[308,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","花生施肥播种机","2BHF-2","播种行数:2行","型号名称：2BHF-2型花生施肥播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围（kW）：14.7～29.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1750×1240×1100\n作业速度范围（m/s）：1.1～1.6\n作业小时生产率（hm2/h）：0.2～0.3\n工作幅宽（cm）：70\n行距（cm）：35\n工作行数（行）：2\n排种器型式：转仓式（非金属材料）\n排种器数量（个）：2\n排肥器型式：外槽轮式\n排肥器数量（个）：2\n排种开沟器型式：锄铲式\n排种开沟器数量（个）：2\n排种开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n排肥开沟器型式：锄铲式\n排肥开沟器数量（个）：1\n排肥开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n种/肥箱容积（L）：种：16×2/肥：68\n排量调节方式：种：挡位/肥：螺纹调节\n播种部分传动方式：轴传动+链传动\n地轮型式：铁轮式\n地轮直径（mm）：380\n地轮高度调节范围（mm）：0～20\n风机型式：/\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式 ：轮式","T202141410120","560元","560.00","2026-10-28","2800.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[309,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行","产品名称：玉米施肥播种机，产品型号：2BYF-2，整机外形尺寸（长×宽×高）：1780×1220×1160；工作幅宽（cm）：90～130","T202137370114","560元","560.00","2026-05-09","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[310,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行","产品名称：玉米施肥播种机，产品型号：2BYF-3，整机外形尺寸（长×宽×高）：1760×1730×1180mm；工作幅宽（cm）：135～195","T202137370115","560元","560.00","2026-05-09","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[311,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-2","播种行数:2行","型号名称：2BYF-2玉米施肥精播机结构型式：机械式、悬挂式配套动力范围：11-22KW整机外形尺寸（长×宽×高):1630×1310×1120mm作业速度范围：1.1-1.7m/s作业小时生产率：0.38-0.58hm2/h工作幅宽：120cm行距：60cm工作行数：2行排种器型式：勺轮式、金属材料排种器数量：2个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：2个排种开沟器型式：靴式排种开沟器数量：2个排种开沟器深度调节范围：30-70mm排肥开沟器型式：靴式排肥开沟器数量：2个排肥开沟器深度调节范围：50-100mm种/肥箱容积：9*2/81L排量调节方式：种：挡位调节、肥：螺旋手柄播种部分传动方式：轴传动+链传动地轮型式：橡胶轮胎地轮直径:380mm地轮高度调节范围：0-70mm覆土器型式：覆土板镇压器型式：地轮","T202113130311","560元","560.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[312,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-3","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3玉米施肥精播机结构型式：机械式、悬挂式配套动力范围：18.4-29.5KW整机外形尺寸（长×宽×高）:1600×1720×1140mm作业速度范围：1.1-1.7m/s作业小时生产率：0.44-0.7hm2/h工作幅宽：180cm行距：60cm工\n作行数：3行排种器型式：勺轮式、金属材料排种器数量：3个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：3个排种开沟器型式：靴式排种开沟器数量：3个排种开沟器深度调节范围：30-70mm排肥开沟器型式：靴式排肥开沟器数量：3个排肥开沟器深度调节范围：50-100mm种/肥箱容积：9*3/123L排量调节方式：种：挡位调节、肥：螺旋手柄播种部分传动方式：轴传动+链传动地轮型式：\n橡胶轮胎地轮直径：380mm地轮高度调节范围：0-70mm覆土器型式：覆土板镇压器型式：地轮","T202113130310","560元","560.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[313,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","郓城县工力有限公司","玉米精量播种机","2BYD-3","播种行数:3行","配套动力：18-22kW轮式拖拉机、工作幅宽：180-200cm、播种行数：3行、排种器形式：勺盘式、播种行距：55-65cm","鄂2017230","560元","540.00","2021-12-31","4800.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[314,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-2","播种行数:2行","结构型式：机械悬挂式，配套动力：8.8-13.2KW,外形尺寸：1590X1350X1190, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.2-0.3h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：2行，工作幅宽：0.9-1.36m,排种器型式：勺轮式，数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，数量：2个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：16/129L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：2个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：胶轮，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：拉板式，镇压器型式：胶轮","豫2017181","560元","560.00","2021-12-31","2050.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[315,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-3","播种行数:3行","结构型式：机械悬挂式，配套动力：,11 -18.4KW,外形尺寸：1590X1970X1190, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.3-0.45h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：3行，工作幅宽：1.35-2.04m,排种器型式：勺轮式，数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，数量：3个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：24/163L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：3个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：胶轮，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：拉板式，镇压器型式：胶轮","豫2017182","560元","560.00","2021-12-31","2800.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[316,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","花生施肥播种机","2BHF-4","播种行数:4行","型号名称：2BHF-4型花生施肥播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围（kW）：14.7～29.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1740×1590×1180\n作业速度范围（m/s）：1.1～1.6\n作业小时生产率（hm2/h）：0.4～0.6\n工作幅宽（cm）：140\n行距（cm）：35\n工作行数（行）：4\n排种器型式：转仓式（非金属材料）\n排种器数量（个）：4\n排肥器型式：外槽轮式\n排肥器数量（个）：2\n排种开沟器型式：锄铲式\n排种开沟器数量（个）：4\n排种开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n排肥开沟器型式：锄铲式\n排肥开沟器数量（个）：2\n排肥开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n种/肥箱容积（L）：种：16×4/肥：90\n排量调节方式：种：挡位/肥：螺纹调节\n播种部分传动方式：轴传动+链传动\n地轮型式：橡胶轮式\n地轮直径（mm）：340\n地轮高度调节范围（mm）：20～60\n风机型式：/\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式 ：轮式","T202141410119","1000元","1000.00","2026-10-28","4860.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[317,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","花生施肥播种机","2BHF-5","播种行数:5行","型号名称：2BHF-5型花生施肥播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围（kW）：22.1～40.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1990×1870×1180\n作业速度范围（m/s）：1.1～1.6\n作业小时生产率（hm2/h）：0.5～0.8\n工作幅宽（cm）：150\n行距（cm）：30\n工作行数（行）：5\n排种器型式：转仓式（非金属材料）\n排种器数量（个）：5\n排肥器型式：外槽轮式\n排肥器数量（个）：3\n排种开沟器型式：锄铲式\n排种开沟器数量（个）：5\n排种开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n排肥开沟器型式：锄铲式\n排肥开沟器数量（个）：3\n排肥开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n种/肥箱容积（L）：种：16×5/肥：107\n排量调节方式：种：挡位/肥：螺纹调节\n播种部分传动方式：轴传动+链传动\n地轮型式：橡胶轮式\n地轮直径（mm）：340\n地轮高度调节范围（mm）：20～60\n风机型式：/\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式 ：轮式","T202141410119","1000元","1000.00","2026-10-28","5400.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[318,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南金土地农业装备有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行","2BHS-4配置参数：结构形式：机械式+悬挂式，配套动力范围：18.7~22.1KW，整机外形尺寸：1920x1750x950，行距：28-32，工作行数：4行，排种器形式：仓转式，排肥器形式：外槽轮式，播种部分传动方式：链条传动。","T202041410108","1000元","1000.00","2025-06-29","0.00","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[319,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","产品名称：玉米施肥播种机，产品型号：2BYF-4，整机外形尺寸（长×宽×高）：1790×2470×1180mm；工作幅宽（cm）：180～260","t202137370116","1000元","1000.00","2026-05-09","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[320,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-4","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4玉米施肥精播机结构型式：机械式、悬挂式配套动力范围：\n22-44KW整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×2400×1170mm作业速度范围：\n1.1-1.7m/s作业小时生产率：0.7-1.1hm2\n/h工作幅宽：240cm行距：60cm工\n作行数：4行排种器型式：勺轮式、金属材料排种器数量：4个排肥器型式：\n外槽轮式排肥器数量：4个排种开沟器型式：靴式排种开沟器数量：4个排\n种开沟器深度调节范围：30-70mm排肥开沟器型式：靴式排肥开沟器数量：4\n个排肥开沟器深度调节范围：50-100mm种/肥箱容积：9*4/220L排量调节方式：\n种：挡位调节、肥：螺旋手柄播种部分传动方式：轴传动+链传动地轮型式：\n橡胶轮胎地轮直径：380mm地轮高度调节范围：0-70mm覆土器型式：覆土板镇\n压器型式：地轮","T202113130309","1000元","1000.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[321,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精播机","2BYF-5","播种行数:5行","型号名称：2BYF-5玉米施肥精播机结构型式：机械式、悬挂式配套动力范围：\n36.8-66.2KW整机外形尺寸（长×宽×高）：1680×2930×1150mm作业速度范围：\n1.1-1.7m/s作业小时生产率：0.95-1.47hm2\n/h工作幅宽：300cm行距：60cm工\n作行数：5行排种器型式：勺轮式、金属材料排种器数量：5个排肥器型式：\n外槽轮式排肥器数量：5个排种开沟器型式：靴式排种开沟器数量：5个排\n种开沟器深度调节范围：30-70mm排肥开沟器型式：靴式排肥开沟器数量：5\n个排肥开沟器深度调节范围：50-100mm种/肥箱容积：9*5/81+123L排量调节\n方式：种：挡位调节、肥：螺旋手柄播种部分传动方式：轴传动+链传动地轮\n型式：橡胶轮胎地轮直径：380mm地轮高度调节范围：0-70mm覆土器型式：覆\n土板镇压器型式：地轮","T202113130309","1000元","1000.00","2026-08-18","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[322,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","郓城县工力有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行","配套动力：36-54kW轮式拖拉机、工作幅宽：165-210cm、播种行数：4行、排种器形式：舀勺式、播种行距：55-70cm","2017TJ198","1000元","1000.00","2021-12-31","6000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[323,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","正阳县豫丰机械有限公司","花生施肥精量播种机","2BHSF-4","播种行数:4行","2BHS-4配置参数：结构形式：机械式+悬挂式，配套动力范围：18.7~22.1KW，整机外形尺寸：1920x1750x950，行距：28-32，工作行数：4行，排种器形式：仓转式，排肥器形式：外槽轮式，播种部分传动方式：链条传动。","T201941410036","1000元","1000.00","2024-12-30","4000.00","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[324,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","驻马店市中农农业机械有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-4","播种行数:4行","结构型式：机械悬挂式，配套动力：18.4 -29.4KW,外形尺寸：1590X2400X1190, 作业速度：≤5km/h,作业小时生产率：0.4-0.6h㎡/h，行距450-680mm,工作行数：4行，工作幅宽：1.8-2.72m,排种器型式：勺轮式，数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，数量：4个，驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：32/238L,排量调节方式：螺纹调节，传动机构型式：链条，开沟器型式：箭铲式，数量：4个，深度调节范围：60-80mm，地轮型式：胶轮，直径:400mm,高度调节范围：30-50mm,覆土器型式：拉板式，镇压器型式：胶轮","豫2017183","1000元","1000.00","2021-12-31","4150.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[325,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","花生施肥播种机","2BHF-6","播种行数:6行","型号名称：2BHF-6型花生施肥播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围（kW）：29.4～51.5\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1990×2050×1180\n作业速度范围（m/s）：1.1～1.6\n作业小时生产率（hm2/h）：0.6～0.9\n工作幅宽（cm）：180\n行距（cm）：30\n工作行数（行）：6\n排种器型式：转仓式（非金属材料）\n排种器数量（个）：6\n排肥器型式：外槽轮式\n排肥器数量（个）：3\n排种开沟器型式：锄铲式\n排种开沟器数量（个）：6\n排种开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n排肥开沟器型式：锄铲式\n排肥开沟器数量（个）：3\n排肥开沟器深度调节范围（mm）：0～40\n种/肥箱容积（L）：种：16×6/肥：120\n排量调节方式：种：挡位/肥：螺纹调节\n播种部分传动方式：轴传动+链传动\n地轮型式：橡胶轮式\n地轮直径（mm）：340\n地轮高度调节范围（mm）：20～60\n风机型式：/\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式 ：轮式","T202141410119","1400元","1400.00","2026-10-28","6200.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[326,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南沃正实业有限公司","同步施肥水稻旱穴播机","2BDH-10","播种行数:10行","型号规格：2BDH-10，结构型式：机械式+悬挂式，配套动力：36.8～51.45kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2180×2480×1130（mm）；作业速度范围：2.5～3.0（km/h），作业小时生产率：0.4～0.53h㎡/h，行距：200mm；工作行数：10行；工作幅宽：2m；排种/肥器型式：窝眼式/外槽轮；数量10/5个；驱动方式：地轮；种/肥箱容积：14×10/140（L）；排量调节方式：挡位（种）/丝杆（肥）；传动机构型式：地轮驱动；开沟器型式：圆盘式/箭铲式（种/肥）；数量：10/5（种/肥）；深度调节范围：10～30/80～120（种/肥）mm；地轮型式：橡胶轮胎；直径：400mm；镇压器型式：轮式镇压（橡胶轮）。","豫2018067","1400元","1400.00","2022-12-31","35000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[327,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","穴播机","2BF-6A","播种行数:6行","结构型式：三点悬挂式，配套动力范围：88.2~110.3kW,工作行数：6行；行距：500mm；工作幅宽：3m；排种器型式：型孔轮式；排肥器型式：外槽轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1520×2860×1220mm；播种开沟器型式：双圆盘式；施肥开沟器型式：锄铲式；镇压器型式：笼式镇压辊。","鄂2019113","1400元","1400.00","2023-12-31","11600.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[328,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","唐河县大华机械设备有限公司","穴播机","2BF-6B","播种行数:6行","结构型式：三点悬挂式，配套动力范围：73.5~102.9kW,工作行数：6行；行距：450mm；工作幅宽：2.7m；排种器型式：型孔轮式；排肥器型式：外槽轮式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1520×2670×1220mm；播种开沟器型式：双圆盘式；施肥开沟器型式：锄铲式；镇压器型式：笼式镇压辊。","鄂2019114","1400元","1400.00","2023-12-31","12600.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[329,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","郓城县工力有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMFS-6/3-3","播种行数:6行;作业幅宽:1.56m","配套动力≧70kW、外形尺寸：2100×1900×1400、行距：260mm（可调）、工作行数：6行、工作幅宽：156cm（外援挡土板起垄间距）、传动机构型式：齿轮+链条+万向节、排种器型式：内囊肿式、排种器数量：6个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：3个、开沟器型式：犁铲式、种/肥箱容积：105/105L、地轮型式：圆柱辊式（胶轮）、地轮直径：400mm、镇压器型式：轮式、破茬清垄工作型式：旋刀、","鄂2018063","810元","810.00","2022-12-31","12000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[330,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","郓城县工力有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-8/4","播种行数:8行","配套动力≧70kW、外形尺寸：1700×2450×1350、结构质量：652kg、行距：40（可调）、19（可调）间隔、工作行数：8行、工作幅宽236（可调）cm、传动机构型式：齿轮+链条+万向节、排种器型式：外槽轮式、排种器数量：8个、排肥器型式：外槽轮式、排种器数量：4个、开沟器型式：苗带旋耕+锄铲式、种/肥箱容积：101/128L、地轮型式：圆柱辊、地轮直径：48cm、镇压器型式：圆柱辊、破茬清垄工作型式：旋刀、","鄂2017231","2300元","2300.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[331,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北三头牛机械科技有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-12","播种行数:12行","配套动力范围66-88kw；外形尺寸（长×宽×高）2450×2500×1380mm；结构质量：915kg；行距19cm（播种）；播种行数：12行；工作幅宽260cm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器形式：尖铲式；种子箱容积：140L；肥箱容积：170L；地轮形式：铁轮；地轮直径380mm；","T202000140346","3500元","3500.00","2025-09-29","27000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[332,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北三头牛机械科技有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-13","播种行数:13行","配套动力范围70-100kw；外形尺寸（长×宽×高）2450×2850×1380mm；结构质量：985kg；行距20cm（播种）；播种行数：13行；工作幅宽260cm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：13个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器形式：尖铲式；种子箱容积：158L；肥箱容积：188L；地轮形式：铁轮；地轮直径380mm；","T202000140346","3500元","3500.00","2025-09-29","28000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[333,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14","播种行数:14行","外形尺寸:1825*2350*1410mm;工作行数:14行;工作幅宽:2米 行距：宽行223.8mm 窄行62mm;排种器型式:槽轮式;数量:7个;排肥器型式:外槽轮;数量:7个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器型式:锄铲式;开沟器数量：种：14  肥：7 破茬清垄工作部件形式:三角破茬刀;配套动力范围:55.1-66.2kW","T202100410834","3500元","3500.00","2026-08-31","11725.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[334,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-18","播种行数:18行","外形尺寸:1785 × 2620 × 1430mm;工作行数:18行;工作幅宽:2.3米 行距：宽行193.6 窄行62 ;排种器型式:槽轮式;数量:9个;排肥器型式:外槽轮;数量:9个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器型式:锄铲式;开沟器数量：种：18  肥：9 破茬清垄工作部件形式:三角破茬刀;配套动力范围:66.2～90.0kW","T202100410834","3500元","3500.00","2026-08-31","11725.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[335,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南沃正实业有限公司","免耕播种机","2BMSF-12/6","播种行数:12行","型号名称：2BMSF-12/6型免耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：58.8～80.9（kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2490×1410（mm）；作业速度范围：2.5～5（km/h）；作业小时生产率：0.48～0.96（h㎡/h）；行距：190mm(90,290宽窄行）；工作行数：12行；工作幅宽：2280mm；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：12个；排种器驱动方式：镇压辊；排肥器型式：外槽轮；；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：镇压辊；种/肥箱容积：97/140L;种/肥排量调节方式：丝杆/丝杆；传动机构型式：链条；开沟器型式：弯形圆管（播种）/箭铲式（施肥）；开沟器数量：12/6（播种/施肥）；开沟器深度调节范围：30～70（播种）/60～100（施肥）（mm)；地轮型式：镇压辊；地轮直径：440mm；地轮高度调节范围：0～100(mm)；破茬清垄工作部件型式：IT225+自制弯柄直刀；镇压器型式：镇压辊（空心铁轮）。","鄂2019423","3500元","3500.00","2024-11-15","17000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[336,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南沃正实业有限公司","免耕播种机","2BMSF-14/7","播种行数:14行","型号名称：2BMSF-14/7型免耕播种机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：66.2～88.2（kW）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2870×1410（mm）；作业速度范围：2.5～5（km/h）；作业小时生产率：0.56～1.13（h㎡/h）；行距：190mm(90,290宽窄行）;工作行数：14行；工作幅宽：2660mm；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：14个；排种器驱动方式：镇压辊；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：7个；排肥器驱动方式：镇压辊；种/肥箱容积：108/160L；种/肥排量调节方式：丝杆/丝杆；传动机构型式：链条；开沟器型式：弯形圆管（播种）/箭铲式（施肥）；开沟器数量：14/7（播种/施肥）；开沟器深度调节范围：30～70（播种）/60～100（施肥）；地轮型式：镇压辊；地轮直径：440mm；地轮高度调节范围：0～100（mm）；破茬清垄工作部件型式：IT225+弯柄直刀；镇压器型式：镇压辊（空心铁轮）。","鄂2019423","3500元","3500.00","2024-11-15","17500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[337,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","唐河县大华机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行","结构型式：机械式；悬挂式；行距：185（140、230宽窄行）mm；工作行数：12行；作业幅宽：2190mm；排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：12个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6；开沟器型式：播种：弯形圆管；施肥：箭铲式；开沟器数量：播种：12；施肥：6；地轮型式：镇压辊；破茬清垄工作部件型式：IT 225/IT 225左＋弯柄直刀；镇压器型式：镇压辊。","鄂2020162","3500元","3500.00","2025-09-29","13800.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[338,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","唐河县大华机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14/7","播种行数:14行","结构型式：机械式；悬挂式；行距：185（140、230宽窄行）mm；工作行数：14行；作业幅宽：2555mm；整机外形尺寸（长×宽×高）：1790×2690×1420mm，排种器型式：槽轮式、非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：7个；开沟器型式：播种：弯形圆管；施肥：箭铲式；开沟器数量：播种：14个；施肥：7个；地轮型式：镇压辊；破茬清垄工作部件型式：IT 225/IT 225左＋弯柄直刀；镇压器型式：镇压辊。","鄂2020162","3500元","3500.00","2025-09-29","14300.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[339,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","郓城县工力有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行","配套动力≧70kW、外形尺寸：1700×2850×1350、结构质量：820kg、行距：210mm（可调）、工作行数：12行、工作幅宽：252（可调）cm、传动机构型式：齿轮+链条+万向节、排种器型式：外槽轮式、排种器数量：12个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：6个、开沟器型式：苗带旋耕+锄铲式、种/肥箱容积：117/144L、地轮型式：胶轮、地轮直径：400mm、镇压器型式：胶轮、破茬清垄工作型式：旋刀、","鄂2018065","3500元","3500.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[340,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","中国一拖集团有限公司","多功能免耕施肥播种机","2BMF-7/14","播种行数:14行","型号名称/2BMF-7/14型多功能免耕施肥播种机；结构型式/机械式，悬挂式；整机外形尺寸/1640mm×2515mm×1570mm；行距/200+120mm(小麦)；工作行数/14行；工作幅宽/2240mm；排种器型式/外槽轮式，非金属材料；排种器数量/14个；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/7个；种、肥箱容积/142、290L；种、肥排量调节方式/种：手柄调节、肥：手柄调节；传动机构型式/齿轮传动及链传动；开沟器型式/施肥：尖角铲式、播种：尖角铲式；开沟器数量/施肥：7个、播种：7个；地轮型式/滚轮；地轮直径/Φ450mm；破茬清垄工作部件型式/旋转组合刀式；镇压器型式/滚轮。","T201900150453","3500元","3500.00","2024-12-30","25000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[341,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-20","播种行数:20行","外形尺寸:1870 × 2850 × 1460mm;工作行数:20行;工作幅宽:2.5米 行距：宽行188 窄行62  ;排种器型式:槽轮式;数量:10个;排肥器型式:外槽轮;数量:10个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器型式:锄铲式;开沟器数量：种：20  肥：10 破茬清垄工作部件形式:三角破茬刀;配套动力范围:75.3～117.6kW","T202100410835","4300元","4300.00","2026-08-31","14400.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[342,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-22","播种行数:22行","外形尺寸:1870 × 3050 × 1485mm;工作行数:22行;工作幅宽:2.7米 行距：宽行183.5 窄行62   ;排种器型式:槽轮式;数量:11个;排肥器型式:外槽轮;数量:11个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器型式:锄铲式;开沟器数量：种：22  肥：11 破茬清垄工作部件形式:三角破茬刀;配套动力范围:102.9～132.3kW","T202100410835","4300元","4300.00","2026-08-31","14500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[343,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYCF-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：14.9~29.4；整机外形尺寸（mm）：1500*1340*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.2~0.3;行距（mm）：600；工作行数（行）：2；作业幅宽（mm）：1200；排种器型式：其他、金属材料；排种器数量(个）：2；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：2；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*2/75；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：2、肥：2；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130260","840元","840.00","2026-08-18","3600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[344,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYCF-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：14.7~36.8；整机外形尺寸（mm）：1500*1750*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.3~0.4;行距（mm）：600；工作行数（行）：3；作业幅宽（mm）：1800；排种器型式：其他、金属材料；排种器数量(个）：3；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：3；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*3/100；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：3、肥：3；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130260","840元","840.00","2026-08-18","4600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[345,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYCF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：25.7~58.8；整机外形尺寸（mm）：1500*2200*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.4~0.5;行距（mm）：600；工作行数（行）：4；作业幅宽（mm）：2400；排种器型式：其他、金属材料；排种器数量(个）：4；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：5；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*4/120；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：4、肥：4；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130261","1400元","1400.00","2026-08-18","7600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[346,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYCF-5","播种行数:5行;排种器型式:普通排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：36.6~73.5；整机外形尺寸（mm）：1500*2800*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.5~0.6;行距（mm）：575；工作行数（行）：5；作业幅宽（mm）：2875；排种器型式：其他、金属材料；排种器数量(个）：5；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：5；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*5/150；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：5、肥：5；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130261","1400元","1400.00","2026-08-18","8600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[347,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","郓城县工力有限公司","大豆精量播种机","2BDF-5/3","播种行数:5行;排种器型式:普通排种器 ","配套动力≧36.8-73.5kW、行距：300-400mm（可调）、工作行数：5行、工作幅宽：2150-200cm、传动机构型式：地轮驱动+链条传动、排种器型式：指夹式式、排种器数量：5个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：3个、开沟器型式：尖铲式（种、肥）种/肥箱容积：10L*5/120L、地轮型式：橡胶轮、地轮直径：390mm、破茬清垄工作型式：尖铲式开沟器+防缠绕转辊、","T202037370183","1400元","1400.00","2025-09-06","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[348,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","郓城县工力有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMYFS-4/4-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","配套动力≧58.8kW轮式拖拉机、工作幅宽240cm、深松深度≧20cm、播种行数4行、施肥行数：4行、作业小时生产率：≧0.4h㎡/h","鄂2017229","1400元","1400.00","2021-12-31","14000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[349,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","花生免耕施肥播种机","2BMHF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称：2BMHF-6型花生免耕施肥播种机\n结构型式：机械式；悬挂式\n配套动力范围（kW）：36.5～73.5\n整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2000×2270×1170\n作业速度范围（km/h）：4～6\n作业小时生产率（hm2/h）：0.4～0.7\n行距（mm）：340\n工作行数（行）：6\n作业幅宽（mm）：2040\n排种器型式：转仓式（非金属材料）\n排种器数量（个）：6\n排种器驱动方式：地轮驱动\n排肥器型式 ：外槽轮式\n排肥器数量（个）：3\n排肥器驱动方式 ：地轮驱动\n种/肥箱容积 （L）：种：16×6/肥：135\n种/肥排量调节方式：种：挡位/肥：螺纹手柄\n传动机构型式：链传动+轴传动\n开沟器型式：种：锄铲式/肥：锄铲式\n开沟器数量（个）：种：6/肥：3\n开沟器深度调节范围（mm）：种：0～40/肥：0～40\n地轮型式：橡胶轮式\n地轮直径（mm）：340\n地轮高度调节范围（mm）：20～60\n破茬清垄工作部件型式：/\n风机型式：/\n风机叶轮直径（mm）：/\n覆土器型式：合土板式\n镇压器型式 ：轮式","T202100411028","2700元","2700.00","2026-11-02","9900.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[350,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYCF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：44.1~88.2；整机外形尺寸（mm）：1500*3500*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.6~0.7;行距（mm）：600；工作行数（行）：6；作业幅宽（mm）：3600；排种器型式：其他、金属材料；排种器数量(个）：6；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：6；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*6/100*2；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：6、肥：6；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；风机型式；风机叶轮直径(mm);覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130262","2700元","2700.00","2026-08-18","12000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[351,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","正阳县豫丰机械有限公司","免耕施肥穴播机","2BMF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","2BMF _6 型免耕参数    结构形式:机械式，悬挂式   整体外形尺寸（长x 宽x 高）2100x 2000x 1050 mm 排种器型式:窝眼轮式   排肥器型式:外槽轮式  地轮型式:钢板轮，覆土器型式:覆土板，镇压器型式:钢板轮","鄂2020296","2700元","2700.00","2025-11-01","11000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[352,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精量施肥播种机","2BFQ-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：2行；牵引式","黑垦鉴2019194","850元","850.00","2023-12-31","49800.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[353,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYZF-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：14.9~29.4；整机外形尺寸（mm）：1500*1340*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.2~0.3;行距（mm）：600；工作行数（行）：2；作业幅宽（mm）：1200；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量(个）：2；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：2；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*2/75；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：2、肥：2；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130258","850元","850.00","2026-08-18","3800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[354,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYZF-3","播种行数:3行;排种器型式:精量排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：14.7~36.8；整机外形尺寸（mm）：1500*1750*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.3~0.4;行距（mm）：600；工作行数（行）：3；作业幅宽（mm）：1800；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量(个）：3；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：3；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*3/100；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：3、肥：3；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130258","850元","850.00","2026-08-18","4800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[355,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕精量施肥播种机","2BMF-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式:机械式；牵引式,配套动力范围(kW):22.1～47.8,整机外形尺寸（长×宽×高）:3150×2010×1550mm,作业速度范围（km/h）：5～8，作业小时生产率（hm２/h）：0.35～0.73，行距（mm）：400～700，工作行数（行）：2，作业幅宽（mm）800～1400，排种器型式：指夹式、金属材料，排种器数量：2个，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2（主肥箱）+2（副肥箱），排肥器驱动方式：地轮驱动（主肥箱）＋电动（副肥箱），种/肥箱容积（L）：33.5L×2（种）/210L（主肥箱）+22L×2（副肥箱），种/肥排量调节方式：手动链轮调节（种）/手动链+螺杆调节（肥），传动机构型式：链传动，开沟器型式：双圆盘式（种）/单圆盘式（肥），开沟器数量（个）：2（种）+2（肥），开沟器深度调节范围（mm）：30～80，地轮型式：橡胶轮，地轮直径（mm）：640，破茬清垄工作部件型式：拨草轮+圆盘刀，覆土器型式：V形对置橡胶轮，镇压器型式：V形对置橡胶轮","T201937370071","850元","850.00","2024-10-24","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[356,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMG-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；牵引式，配套动力范围（kW）22.1～47.8;整机外形尺寸（长×宽×高）:3120×2000×1900mm\n作业速度范围（km/h）:5～10,作业小时生产率(hm2/h):0.4～1.4,行距(mm):400～700,工作行数:2行，作业幅宽（mm）：800～1400，排种器型式：指夹式；金属材料，排种器数量：2个，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量（个）：2（主）+2（副），排肥器驱动方式：地轮驱动（主肥箱）+电驱动（副肥箱），种/肥箱容积（L）:33L×2（种）/260L（主肥箱）+15L×2（副肥箱）,种/肥排量调节方式:手动链轮调节（种）/手动链轮调节+螺杆调节（肥）,传动机构型式:链传动+摩擦传动,开沟器型式:双圆盘（种）/单圆盘（肥）,开沟器数量(个)：2（种）+2（肥），开沟器深度调节范围（mm）：0～100，地轮型式：橡胶轮，地轮直径（mm）：700，地轮高度调节范围（mm），0～190，破茬清垄工作部件型式：拨草轮+波纹圆盘刀，覆土器型式：V形对置橡胶轮，镇压器型式：V形对置橡胶轮","T202037370248","850元","850.00","2025-09-06","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[357,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMYFZ-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；牵引式，配套动力范围（kW）：22～37，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2920×2020×1480mm，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（h㎡/h）：0.64～1.12，行距（mm）：400～700，工作行数：2行，工作幅宽（mm）800～1400，排种器型式：指夹式，排种器数量（个）：2，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：双搅龙式，排肥器数量（个）：2，排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积（L）：90/210（主）、36（副），排量调节方式：齿轮变速调节，传动机构型式：链条传动，开沟器（施肥/播种）型式：单圆盘/双圆盘，开沟器（施肥/播种）数量（个）：2/2，开沟器（施肥/播种）深度调节范围（mm）：30～100，地轮型式：橡胶轮，地轮直径(mm):700,破茬清垄工作部件型式:拨草轮+波纹圆盘,覆土器型式:V型双圆盘,镇压器型式:V型双圆盘","2018TJ441","850元","850.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[358,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","中国一拖集团有限公司","牵引式指夹免耕播种机","2BMQZ-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称/2BMQZ-2型牵引式指夹免耕播种机；结构型式/机械式、牵引式；配套动力范围/36.7～47.7kW；整机外形尺寸（长×宽×高）/2800mm×2000mm×1650mm；作业速度范围/6～8km/h；作业小时生产率/0.48～1.12 hm２/h；行距/400～700（可调）mm；工作行数/2行；作业幅宽/800～1400mm；排种器型式/指夹式、金属材料；排种器数量/2个；排种器驱动方式/链条传动；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/2个；排肥器驱动方式/链条传动；种、肥箱容积/种箱：65L、肥箱：360L；种、肥排量调节方式/调节传动比、（调节传动比+手柄调节）；传动机构型式/上置链条传动；开沟器型式/双圆盘式；开沟器数量/2个；开沟器深度调节范围/30～100mm；地轮型式/胶轮；地轮直径/700mm；地轮高度调节范围/0～503mm；破茬清垄工作部件型式/波纹圆盘式；覆土器型式/V型对置橡胶轮；镇压器型式/V型对置橡胶轮。","鄂2019416","850元","850.00","2024-11-15","53000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[359,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精量施肥播种机","2BFQ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：4行；牵引式","黑垦鉴2019195","1400元","1400.00","2023-12-31","98600.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[360,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYZF-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：25.7~58.8；整机外形尺寸（mm）：1500*2200*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.4~0.5;行距（mm）：600；工作行数（行）：4；作业幅宽（mm）：2400；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量(个）：4；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：5；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*4/120；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：4、肥：4；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130259","1400元","1400.00","2026-08-18","7800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[361,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYZF-5","播种行数:5行;排种器型式:精量排种器 ","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围（KW）：36.6~73.5；整机外形尺寸（mm）：1500*2800*1150;作业速度范围（km/h）：3~5；作业小时生产率（hm2/h）:0.5~0.6;行距（mm）：575；工作行数（行）：5；作业幅宽（mm）：2875；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量(个）：5；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：5；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：8*5/150；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：变速箱；传动机构型式：链传动+轴传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：种：5、肥：5；开沟器深度调节范围（mm）：0~80；地轮型式：橡胶轮；地轮直径（mm）：380；地轮高度调节范围（mm）：0~80；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠辊；覆土器型式：覆土叉；镇压器型式：地轮；","T202113130259","1400元","1400.00","2026-08-18","8800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[362,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMYFZ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；牵引式，配套动力范围（kW）：40～60，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3800×3580×1760，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（h㎡/h）：1.28～2.4，行距（mm）：400～700，工作行数：2行，工作幅宽（mm）1600～2800，排种器型式：指夹式，排种器数量（个）：4，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：双搅龙式，排肥器数量（个）：4，排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积（L）：种箱45×4；主肥箱210×2；副肥箱18×4，排量调节方式：链轮调节，传动机构型式：地轮传动，开沟器形式：施肥：豁口单圆盘；播种：双圆盘，\n开沟器数量（个）：4，地轮型式：橡胶轮，地轮直径(mm):700,破茬清垄工作部件型式:分草轮、播种松土圆盘、刮板，覆土器型式:V型双圆盘,镇压器型式:V型双圆盘","部20170865","1400元","1400.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[363,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","中国一拖集团有限公司","牵引式免耕播种机","2BMQ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式/气力式，牵引式；配套动力范围/58.8～73.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）/3220mm×3220mm×1850mm；作业速度范围/8～10km/h；作业小时生产率/2.13～2.67hm2/h；行距/350～650mm；工作行数/4行；作业幅宽/1400～2600mm；排种器型式/气力式，金属材料；排种器数量/4个；排种器驱动方式/链条传动；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/4个；排肥器驱动方式/链条传动；种、肥箱容积/种箱：96L、肥箱：500L；开沟器型式/双圆盘式；开沟器数量/4个；开沟器深度调节范围/80～140mm；地轮型式/胶轮；地轮直径/600mm；地轮高度调节范围/0～900mm；破茬清垄工作部件型式/锄铲式；风机型式/离心式；风机叶轮直径/501mm；覆土器型式/V型对置橡胶轮；镇压器型式/V型对置橡胶轮。","鄂2019413","1400元","1400.00","2024-11-15","99000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[364,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","中国一拖集团有限公司","牵引式指夹免耕播种机","2BMQZ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称/2BMQZ-4型牵引式指夹免耕播种机；结构型式/机械式、牵引式；配套动力范围/40.4～51.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）/3740mm×3580mm×1650mm；作业速度范围/6～8km/h；作业小时生产率/0.96～2.24 hm２/h；行距/500～750（可调）mm；工作行数/4行；作业幅宽（行距×行数）/2000～3000（可调）mm；排种器型式/指夹式、金属材料；排种器数量/4个；排种器驱动方式/链条；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/4个；排肥器驱动方式/链条；种、肥箱容积/种箱130L、肥箱700L；种、肥排量调节方式/种：调节传动比、肥：调节传动比+手柄调节；传动机构型式/上置式链条传动+地轮；开沟器型式/双圆盘式；开沟器数量/4 个；开沟器深度调节范围/30～100mm；地轮型式/胶轮；地轮直径/700mm；地轮高度调节范围/0～503mm；破茬清垄工作部件型式/波纹圆盘式+拨草轮；覆土器型式/V型对置橡胶轮；镇压器型式/V型对置橡胶轮；","T202142420232","1400元","1400.00","2026-04-29","99000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[365,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精密播种机","2BFQ-12","播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：12行；牵引式","黑垦鉴2019185","3200元","3200.00","2023-12-31","618000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[366,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精量施肥播种机","2BFQ-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：6行；牵引式","黑垦鉴2019193","3200元","3200.00","2023-12-31","168000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[367,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精密播种机","2BFQ-8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：8行；牵引式","黑垦鉴2019186","3200元","3200.00","2023-12-31","288000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[368,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMYFZ-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；牵引式，配套动力范围（kW）：51.5～154.4，整机外形尺寸（长×宽×高）：3640×4200×1600mm，作业速度范围（km/h）：5～10，作业小时生产率（hm2/h）：1.2～3.9，行距（mm）：400～650，工作行数：6行作业幅宽（mm）：2400～3900，排种器型式：指夹式；金属材料，排种器数量：6个，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：双绞龙式（主）+外槽轮式（副），排肥器数量（个）：6（主）+6（副），排肥器驱动方式：地轮驱动（主肥箱）+电驱动（副肥箱），种/肥箱容积（L）：33.5L×6（种）/210L×3（主肥箱）+15L×6（副肥箱），种/肥排量调节方式：手动链轮调节（种）/手动链轮调节+螺杆调节（肥），传动机构型式：链传动，开沟器型式：双圆盘（种）/缺口单圆盘（肥），开沟器数量：6（种）+6（肥），开沟器深度调节范围（mm）：0～100，地轮型式：橡胶轮，地轮直径：600，地轮高度调节范围（mm）：0～190，破茬清垄工作部件型式：拨草轮+波纹圆盘刀，覆土器型式：V形对置橡胶轮，镇压器型式：V形对置橡胶轮","T202000370559","3200元","3200.00","2025-09-29","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[369,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","中国一拖集团有限公司","牵引式免耕播种机","2BMQ-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式/气力式，牵引式；配套动力范围/73.5～88.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）/3220mm×4220mm×1870mm；作业速度范围/8～10km/h；作业小时生产率/3.2～4hm2/h；行距/350～650mm；工作行数/6行；作业幅宽/2100～3900mm；排种器型式/气力式，金属材料；排种器数量/6个；排种器驱动方式/链条传动；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/6个；排肥器驱动方式/链条传动；种、肥箱容积/种箱：144L、肥箱：700L；种、肥排量调节方式/调节传动比、（调节传动比+手柄调节）；传动机构型式/链条传动；开沟器型式/双圆盘式；开沟器数量/6个；开沟器深度调节范围/80～140mm；地轮型式/胶轮；地轮直径/600mm；地轮高度调节范围/0～900mm；破茬清垄工作部件型式/锄铲式；风机型式/离心式；风机叶轮直径/501mm；覆土器型式/V型对置橡胶轮；镇压器型式/V型对置橡胶轮。","鄂2019414","3200元","3200.00","2024-11-15","145000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[370,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","中国一拖集团有限公司","牵引式免耕播种机","2BMQ-8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式/气力式，牵引式；配套动力范围/88.2～110.3kW；整机外形尺寸（长×宽×高）/3220mm×5200mm×1870mm；作业速度范围/8～10km/h；作业小时生产率/4.27～5.33hm2/h；行距/350～650mm；工作行数/8行；作业幅宽/2800～5200mm；排种器型式/气力式，金属材料；排种器数量/8个；排种器驱动方式/链条传动；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/8个；排肥器驱动方式/链条传动；种、肥箱容积/种箱：192L、肥箱：700L；种、肥排量调节方式/调节传动比、（调节传动比+手柄调节）；传动机构型式/链条传动；开沟器型式/双圆盘式；开沟器数量/8个；开沟器深度调节范围/80～140mm；地轮型式/胶轮；地轮直径/600mm；地轮高度调节范围/0～900mm；破茬清垄工作部件型式/锄铲式；风机型式/离心式；风机叶轮直径/501mm；覆土器型式/V型对置橡胶轮；镇压器型式/V型对置橡胶轮。","鄂2019415","3200元","3200.00","2024-11-15","160000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[371,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BJY-2数控智能精量播种机 结构型式 / 机械式；悬挂式 配套动力范围 kW 14.7～33.1 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1800×1190×1100 作业速度范围 m/s 1.1～3.3 作业小时生产率 h㎡/h 0.3～0.5 工作幅宽 cm 90～130 行距 cm 45～65 工作行数 行 2 排种器型式 / 电控指夹式，非金属材料 排种器数量 个 2 排肥器型式 / 电控外槽轮式 排肥器数量 个 2 排种开沟器型式 / 箭铲式 排种开沟器数量 个 2 排种开沟器深度调节范围 mm 0～150 排肥开沟器型式 / 箭铲式 排肥开沟器数量 个 2 排肥开沟器深度调节范围 mm 0～150 种/肥箱容积 L 10×2/106 排量调节方式 / 电控 播种部分传动方式 / 电动 地轮型式 / 胶轮 地轮直径 mm 380 地轮高度调节范围 mm 0～150 风机型式 / / 覆土器型式 / 刮板式 镇压器型式 / 胶轮","T201913130159","790元","790.00","2024-12-08","790.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[372,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BJY-3数控智能精量播种机 结构型式 / 机械式；悬挂式 配套动力范围 kW 22.1～44.1 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1800×1660×1100 作业速度范围 m/s 1.1～3.3 作业小时生产率 h㎡/h 0.4～0.7 工作幅宽 cm 135～195 行距 cm 45～65 工作行数 行 3 排种器型式 / 电控指夹式，非金属材料 排种器数量 个 3 排肥器型式 / 电控外槽轮式 排肥器数量 个 3 排种开沟器型式 / 箭铲式 排种开沟器数量 个 3 排种开沟器深度调节范围 mm 0～150 排肥开沟器型式 / 箭铲式 排肥开沟器数量 个 3 排肥开沟器深度调节范围 mm 0～150 种/肥箱容积 L 10×3/132 排量调节方式 / 电控 播种部分传动方式 / 电动 地轮型式 / 胶轮 地轮直径 mm 380 地轮高度调节范围 mm 0～150 风机型式 / / 覆土器型式 / 刮板式 镇压器型式 / 胶轮","T201913130160","790元","790.00","2024-12-08","790.00","22.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[373,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","电动智能精量播种机","2BJY-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","序号 项 目 单 位 数值 1 型号规格 / 2BJY-4 2 结构型式 / 机械式;悬挂式 3 配套动力范围 kW 29.4～66.2 4 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1750×2100×1110 5 作业速度范围 km/h 4～12 6 作业小时生产率 hm２/h 0.6～1.0 7 行距 mm 450～600 8 工作行数 行 4 9 工作幅宽 m 1.8～2.4 10 排种/肥器 型式 / 电控指夹式/电控外槽轮式 数量 个 种4/肥4 驱动方式 / 电动 11 种/肥箱容积 L 10×4/176 12 排量调节方式 / 电控 13 传动机构型式 / 电动 14 开沟器 型式 / 箭铲式 数量 个 种4/肥4 深度调节范围 mm 0～150 15 地轮 型式 / 胶轮 直径 mm 330 高度调节范围 mm 0～150 16 风机 型号名称 / / 叶轮直径 mm / 转速 r/min / 风压 MPa / 17 覆土器型式 / 刮板式 18 镇压器型式 / 胶轮","部20180764","1600元","1600.00","2022-12-31","7400.00","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[374,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","11行及以上气力式精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","精密播种机","2B-18","播种行数:18行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","精量排种器：播种行数：18行","黑垦鉴2019187","3900元","3900.00","2023-12-31","780000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[375,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","11行及以上气力式精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","精密播种机","2BQJ-18（Maestro 18）","播种行数:18行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","精量排种器；播种行数：18行","黑垦鉴2017082","3900元","3900.00","2021-12-31","750000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[376,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","安徽省同昌机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","插秧机结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：4行；行距：300mm。","T201900340839","4500元","4500.00","2024-12-30","15800.00","3.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[377,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","整机结构型式:手扶式;配套动力:雅马哈MZ175,2.6/3000kW/rpm;工作行数:4行;行距:300mm;株距:120、140、160、180、210mm;插秧深度:7~37(5级)mm;","T201900320660","4500元","4500.00","2024-12-30","15800.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[378,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","常州市远播机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430S","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式:手扶步进式；功率（KW）:3.3；行数：4行；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2140×1630×910；结构质量（Kg）：163；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7～37；作业速度（km/h）：1.22～2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.10～0.18；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤4.8","2019TJ559","4500元","4500.00","2024-12-23","15500.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[379,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","华创机器人制造有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4G","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式，工作行数：4，行距：300mm","T201900220512","4500元","4500.00","2024-12-30","15000.00","3.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[380,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4CW","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2140mm×1630mm×985mm；工作行数：4行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节+更换齿轮；穴距调节档位数量：5个；变速方式：齿轮挂接变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，插秧机构型式：曲柄摇杆式；配套动力型号：SPE175汽油发动机，制造商：林海股份有限公司，标定功率：2.6kw，标定转速：3000r/min;选配：JL175-F4汽油发动机，制造商：上海双手机电有限公司，标定功率：2.6kw，标定转速：3000r/min","T202132320265","4500元","4500.00","2026-09-05","0.00","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[381,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4H","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2140mm×1630mm×910mm；工作行数：4行；行距：300mm；插秧深度：10-35mm；变速方式：齿轮挂接变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，平衡机构型式：机械连板式；插值臂型式：曲柄摇杆式","T201900340814","4500元","4500.00","2024-12-30","0.00","2.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[382,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2Z-455","行数:4行;手扶步进式:是 ","行数:4行;形式:手扶步进式;结构重量(kg):175;发动机型号:百力通1062型;档位:前进2档,后退1档;离合器形式:牙嵌式;标定功率(KW):2.68","T201900320735","4500元","4500.00","2024-12-30","16000.00","2.68","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[383,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4B","行数:4行;手扶步进式:是 ","行数:4行；形式:手扶步进式；外形尺寸(长×宽×高)(mm):2410×1480×900；结构重量(kg):176；发动机型号:百力通1062型汽油机；档位:前进2档,后退1档；离合器形式:牙嵌式；标定功率(kw):2.68","T201900320736","4500元","4500.00","2024-12-30","16000.00","2.68","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[384,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4E","行数:4行;手扶步进式:是 ","行数:4行;结构型式：手扶式；穴距(mm):117、130、146、180、200、223；行距(mm):250(中央300)；结构质量(kg):170；插植机构型式:曲柄摇杆式","T201900320734","4500元","4500.00","2024-12-30","16000.00","2.68","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[385,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4K","行数:4行;手扶步进式:是 ","行数:4行;标定功率:3.3kw;行距(mm):300;标定转速(r/min):3600;工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):2140*1630*910;变速方式:齿轮换挡","部20171139","4500元","4500.00","2021-12-31","16000.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[386,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4G","行数:4行;手扶步进式:是 ","型号名称：2ZS-4G手扶式插秧机；结构型式:手扶式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2140×1630×910；行距:300mm；工作行数:4行；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：齿轮变速；行走轮前轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮前轮直径：Ф660mm;平衡机构型式:液压自动水平控制（TBS）；插值/栽植臂型式;曲柄摇杆式；","鄂2018049","4500元","4500.00","2022-12-31","16000.00","3.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[387,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-4(F4)","行数:4行;手扶步进式:是 ","型号名称：2ZS-4（F4)型手扶步进式插秧机 ；结构型式：手扶式； 配套发动机生产企业： 泰州雅马哈动力有限公司、上海兴博实业有限公司、上海双手机电有限公司、江苏林海股份有限公司； 配套发动机型号规格： MZ-175B-42C、GT600、JL175、SPE175 ；配套发动机额定功率（或标定功率）： 2.6 kW； 配套发动机额定转速（或标定转速）：3000 r/min ；整机外形尺寸（长×宽×高）： 2140×1630×910 mm ；作业速度 ： 0.33～0.78m/s； 作业小时生产率： 0.10～0.15 hm2/h； 单位作业量燃油消耗量： 2.0～5.0 kg/hm2；工作行数： 4 行；行距： 300 mm； 穴距调节机构型式： 齿轮 ；穴距调节档位数量：6 个； 穴距：140、160、180、210、240、280 mm ； 插秧深度：7～37 mm ； 移距： 20、15.5、14、10. mm； 取秧深度： 7～21 mm；插秧频率（单行）： 146～300 穴/分；变速方式：齿轮变速、油门； 行走轮结构型式： 橡胶辐轮式 ；行走轮直径： φ660 mm ；平衡机构型式：机械式； 插植臂型式：曲柄摇杆式；","T201900230541","4500元","4500.00","2024-12-30","16000.00","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[388,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-4H","行数:4行;手扶步进式:是 ","1、插秧机的结构形式:手扶式.2、作业行数:4行.3、规格型号:2Z-4H型.4、发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷.5、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600KW/(R/MIN).6、外形尺寸(长×宽×高):2140×1630×910MM.7、结构质量:162KG.8、行距:300MM.9、穴距:120、140、160、180、210.10、插秧深度:7~37MM.11、作业速度:1.22~2.77KM/H.12、作业小时生产率：0.09~0.20HM2/H.13、插植机构型式:曲柄摇杆式.","T201900340816","4500元","4500.00","2024-12-30","15000.00","3.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[389,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-4C","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2140×1630×910；行距（mm）：300；工作行数:4；穴距调 120、140、160、180、210；行走轮型式：橡胶轮；行走轮直径：660mm；插植臂型式：曲柄摇杆式","T202032320604","4500元","4500.00","2025-12-30","15000.00","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[390,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","岳西县吾诚农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","插秧机结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：4行；行距：300mm。工作状态外形尺寸：2340×1495×1020；穴距调节档位数量：6个；整机质量：175kg。","2019TJ237","4500元","4500.00","2023-12-31","15800.00","3.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[391,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","岳西县吾诚农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","插秧机结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：4行；行距：300mm。工作状态外形尺寸：2065×1600×1025；穴距调节档位数量：5个；整机质量：152kg。","2019TJ238","4500元","4500.00","2023-12-31","16200.00","3.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[392,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江久禾机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430","行数:4行;手扶步进式:是 ","1 型号名称 / 2ZS-430 手扶式水稻插秧机\n2 结构型式 / 手扶式\n3 配套发动机生产企业 / 江苏福马高新动力机械有限公司\n4 配套发动机型号规格 / JF175\n5 配套发动机额定功率 kW 3.3\n6 配套发动机额定转速 r/min 3600\n7 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 2140×1590×1000\n8 作业速度 m/s 0.28～0.77\n9 作业小时生产率 hm\n2/h 0.09～0.18\n10 单位作业量燃油消耗量 kg/hm\n2 ≤6\n11 工作行数 行 4\n12 行距 mm 300\n13 穴距调节机构型式 / 齿轮+机械手柄\n14 穴距调节档位数量 个 5\n15 穴距 mm 120/140/160/180/210\n16 插秧深度 mm 7～35\n17 移距 mm 14（15.6、10.8、20）可选配\n18 取秧深度 mm 7～17\n19 插秧频率（单行） 穴/分 ≤380\n20 变速方式 / 齿轮机械换档\n21 行走轮结构型式（前、后） / 橡胶轮\n22 行走轮直径（前、后） mm 660\n23 平衡机构型式 / /\n24 插植臂型式 / 曲柄摇杆式","T202000331112","4500元","4500.00","2025-12-30","17000.00","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[393,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","安徽省同昌机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","插秧机结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：6行；行距：300mm。","部20171786","5700元","5700.00","2021-12-31","19800.00","3.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[394,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","整机结构型式:手扶式;配套动力:雅马哈MZ175,3.3/3600kW/rpm;工作行数:6行;行距:300mm;株距:120、140、160、180、210mm;插秧深度:7~37(5级)mm;","T201900320661","5700元","5700.00","2024-12-30","18800.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[395,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","常州市远播机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630S","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式:手扶步进式；功率（KW）:3.3；行数：6行；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2370×1930×910；结构质量（Kg）：188；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7～37；作业速度（km/h）：1.01～2.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.10～0.25；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤5.6","2019TJ560","5700元","5700.00","2024-12-23","19500.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[396,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","华创机器人制造有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6G","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式，工作行数：6行，行距：300mm","T201900220513","5700元","5700.00","2024-12-30","20000.00","3.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[397,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2370mm×2260mm×910mm；工作行数：6行；行距：300mm；插秧深度：10-35mm；变速方式：齿轮挂接变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，平衡机构型式：机械连板式；插值臂型式：曲柄摇杆式","T201900340812","5700元","5700.00","2024-12-30","0.00","3.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[398,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6CW","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸（长×宽×高）:2400mm×2285mm×900mm；工作行数：6行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节+更换齿轮；穴距调节档位数量：5个；变速方式：齿轮挂接变速；行走轮结构型式：橡胶轮爪式；行走轮直径：660mm，插秧机构型式：曲柄摇杆式；配套动力型号：SPE175（MZ175)汽油发动机，制造商：林海股份有限公司；标定功率：3.3kw，标定转速：3600r/min；选配：JL175-F汽油发动机，制造商：上海双手机电有限公司，标定功率：3.3kw，标定转速：3600r/min","T202132320266","5700元","5700.00","2026-09-05","0.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[399,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","手扶式插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：2370×2280×910；作业速度（km/h）:0.28-0.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.1-0.21；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：手柄调节+调换齿轮；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7～37（5级）；变速方式：机械变速；行走轮结构型式（前、后）：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320600","5700元","5700.00","2025-12-30","21600.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[400,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6G","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称：2ZS-6G手扶式插秧机；结构型式:手扶式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2370×2280×910；行距:300mm；工作行数：6行；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：齿轮变速；行走轮前轮结构型式：粗轮毂橡胶轮胎；行走轮前轮直径：Ф660mm；平衡机构型式:液压自动水平控制（TBS）；插值/栽植臂型式:曲柄摇杆式；","鄂2018050","5700元","5700.00","2022-12-31","21000.00","3.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[401,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-6(F6)","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称：2ZS-6（F6)型手扶步进式插秧机；结构型式：手扶式； 配套发动机生产企业： 泰州雅马哈动力有限公司、上海兴博实业有限公司、上海双手机电有限公司、江苏林海股份有限公司； 配套发动机型号规格： MZ-175BEA0、GT600、JL175、SPE175； 配套发动机额定功率（或标定功率）：3.3kW； 配套发动机额定转速（或标定转速）：3600r/min； 整机外形尺寸（长×宽×高）：2368×1930×910 mm ；作业速度： 0.28～0.77 m/s；作业小时生产率 ： 0.10～0.15hm2/h； 单位作业量燃油消耗量： 2.0～5.2 kg/hm2；工作行数： 6 行； 行距：300 mm； 穴距调节机构型式：齿轮； 穴距调节档位数量 ： 6个； 穴距： 140、160、180、210、240、280 mm；插秧深度： 7～37mm； 移距： 20、15.5、14、10.8 mm； 取秧深度： 7～21mm； 插秧频率（单行）： 146～300穴/分； 变速方式： 齿轮变速、油门 ；行走轮结构型式： 橡胶辐轮式； 行走轮直径： φ660 mm；平衡机构型式：机械式； 插植臂型式 ：曲柄摇杆式；","T201900230542","5700元","5700.00","2024-12-30","22000.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[402,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","天长市万寿机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-6A","行数:6行;手扶步进式:是 ","1、插秧机的结构形式:手扶式.2、作业行数:6行.3、规格型号:2Z-6A型.4、发动机结构型式:单缸、四冲程、强制空气冷却.5、发动机标定功率/标定转速:3.3/3600KW/(R/MIN).6、外形尺寸(长×宽×高):2400×1880×960MM.7、结构质量:180KG.8、行距:250、250、300、250、250MM.9、穴距:120、140、140、160、180、210MM.10、插秧深度:10~35MM.11、作业速度:1.3~2.63KM/H.13、作业小时生产率：0.10~0.22HM2/H.14、插植机构型式:曲柄摇杆式.","T201900340815","5700元","5700.00","2024-12-30","19500.00","3.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[403,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6C","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2455×2300×955；行距（mm）：300；；工作行数:6；穴距调 120、140、160、180、210；行走轮型式：前轮；前轮直径：660mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","2019TJ529","5700元","5700.00","2024-12-23","19000.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[404,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6E","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2130×2200×950；行距（mm）：300；；工作行数:6；穴距调节档位数量：5个；行走轮型形式：橡胶轮；平衡机构形式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式","T202032320273","5700元","5700.00","2025-09-29","19000.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[405,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-6F","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2370×1930×910；结构质量 （kg）：198；行距（mm）：250(其它）300（中间1行）；工作行数:6；穴距调 120、140、160、180、210；行走轮型式：前轮；前轮直径：660mm；插植/ 栽植臂型式：曲柄摇杆式","T202032320603","5700元","5700.00","2025-12-30","19000.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[406,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城满田星农业装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6Z","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：2390×2120×960；行距（mm）：300(中间1行）266（其他）；工作行数:6；穴距调节档位数量：5个；行走轮型形式：橡胶轮；平衡机构形式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式","T202032320274","5700元","5700.00","2025-09-29","19000.00","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[407,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","岳西县吾诚农业科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","插秧机结构型式：手扶步进式；作业行数（行）：6行；行距：300mm。工作状态外形尺寸：2370×2290×900；穴距调节档位数量：5个；整机质量：187kg。","2019TJ236","5700元","5700.00","2023-12-31","19800.00","3.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[408,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江久禾机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称2ZS-630手扶式水稻插秧机\n结构型式手扶式\n配套发动机生产企业：江苏福马高新动力机械有限公司\n配套发动机型号规格JF175\n配套发动机额定功率（或标定功率）\n3.3kW\n配套发动机额定转速（或标定转速）\n3600r/min\n整机外形尺寸（长×宽×高）2370×2200×1020mm\n作业速度0.28～0.77m/s\n作业小时生产率hm2/h\n0.1～0.25\n单位作业量燃油消耗量\nkg/hm2\n≤6\n工作行数\n行\n6\n行距\nmm\n300\n穴距调节机构型式\n/\n齿轮+机械手柄\n穴距调节档位数量5个\n穴距120/140/160/180/210mm\n插秧深度\nmm\n7～35\n移距\nmm\n14、15.6、10.8、20\n取秧深度\nmm\n7～17\n插秧频率（单行）\n穴/分\n≤380\n变速方式\n/\n齿轮机械换档\n行走轮结构型式（前、后）\n/\n橡胶轮\n行走轮直径（前、后）660mm","T202000331113","5700元","5700.00","2025-12-30","21000.00","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[409,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","安徽省同昌机械有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZGQ-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构型式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6行；行距：300mm。","T201900340840","29000元","29000.00","2024-12-30","108000.00","3.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[410,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZC-6A","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3130mm×2130mm×2280mm；工作行数：6行；行距：300mm；插秧深度：15-60mm；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：900mm；平衡机构型式：机械式，选装液压自动式；插值臂型式：回转式","T201900340813","29000元","29000.00","2024-12-30","102000.00","12.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[411,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZC-6HA","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3340mm×2130mm×2330mm；工作行数：6行，行距：300mm,插秧深度：10-60mm；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；平衡机构型式：机械式；插秧机构型式：回转式","T202000321073","29000元","29000.00","2025-12-30","0.00","14.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[412,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6DE(PD60DE)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构形式：高速乘坐式；作业行数（行）：6；柴油发动机；功率：18.0kW；转速：3400r/min；整机外形尺寸mm：3150*2150*2190；作业速度：0-1.5m/s；作业小时和产率：0.2-0.5hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤5.7kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：机械式；行走轮直径：前轮650mm,后轮950mm；插植臂型式：旋转式。","T201932320194","29000元","29000.00","2024-12-30","91000.00","18.0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[413,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6DE(PD60DE)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构形式：高速乘坐式；作业行数（行）：6；柴油发动机；功率：18.0kW；转速：3400r/min；整机外形尺寸mm：3150*2150*2190；作业速度：0-1.5m/s；作业小时和产率：0.2-0.5hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤5.7kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：机械式；行走轮直径：前轮650mm,后轮950mm；插植臂型式：旋转式。","T202132320257","29000元","29000.00","2026-09-05","85000.00","18.0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[414,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏新一洋农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D1","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","整机结构形式：乘坐式高速；工作行数：6行；产品型号：2ZG-6D1; 行距：300mm；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：7个;变速方式：液压式变速；插秧深度：7-37；行走轮结构型式（前、后）前轮：防爆轮胎；后轮：粗轮毂橡胶轮胎；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：旋转式。","T202100320952","29000元","29000.00","2026-11-02","98800.00","18.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[415,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D7","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6；功率(kW):14.4","T202132320247","29000元","29000.00","2026-09-05","102000.00","14.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[416,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","乘座式高速插秧机","2ZG-6DK","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","行数:6行;形式:四轮乘坐式;外形尺寸(长×宽×高)(mm):3075×2200×2120;结构重量(kg):635;发动机型号:本田GX630H-E1汽油机;档位:前进2档,后退1档标定功率(kw):11.3","T201900320732","29000元","29000.00","2024-12-30","99000.00","11.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[417,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","乘座式高速插秧机","2ZG-6DM","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","行数:6行；形式:四轮乘坐式；外形尺寸(长×宽×高)(mm):3485×2200×2240；结构重量(KG):720；发动机型号:YANMAR3TNM68-AMW；档位:前进2档,后退1档；标定功率(KW):13.3；发动机排放标准:国三","T201900320733","29000元","29000.00","2024-12-30","95000.00","13.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[418,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-6D型乘坐式高速插秧机；结构型式：高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3293×2096×2330；行距:300mm；工作行数：6行；穴距调节机构型式：操纵杆档位调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式:HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式：电子液压平衡；插值/栽植臂型式：旋转式；","鄂2017103","29000元","29000.00","2021-12-31","105000.00","14.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[419,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6G","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称:2ZG-6G型乘坐式高速插秧机；结构型式:高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2100×2330；行距:300mm；工作行数:6行；穴距调节机构型式：操纵杆档位调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式:电子液压平衡；插值/栽植臂型式:旋转式强制插秧；","鄂2017184","29000元","29000.00","2021-12-31","105000.00","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[420,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6K","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称:2ZG-6K型乘坐式高速插秧机；结构型式：高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2280×2330；行距:300mm；工作行数：6行；穴距调节机构型式：操纵杆档位调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式:电子液压平衡；插值/栽植臂型式:旋转式强制插秧；","鄂2018051","29000元","29000.00","2022-12-31","105000.00","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[421,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","山东帅克机械制造股份有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6L","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-6L型乘坐式高速插秧机；结构型式:高速乘坐式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3290×2100×2330；工作行数：6行；行距:300mm；穴距调节机构型式:操纵杆档位调节；穴距调节档位数量:6个；变速方式：HMT无极变速；行走轮前轮结构型式：实心橡胶轮胎；行走轮后轮结构型式：实心橡胶凸缘轮胎；行走轮前轮直径：ф650mm；行走轮后轮直径:Ф950mm；平衡机构型式:电子液压平衡；插值/栽植臂型式:旋转式强制插秧；","鄂2017185","29000元","29000.00","2021-12-31","105000.00","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[422,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6G1（G6G1）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-6G1（G6G1）型乘坐式高速插秧机；结构型式：高速乘坐式；配套发动机生产企业：重庆润通科技有限公司；配套发动机型号规格：R300-V；配套发动机额定功率（或标定功率）：6.3kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：3600r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：3000×2220×1670mm；作业速度：0～1.33m/s；作业小时生产率：0.10～0.35h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：1.7～2.4kg/h㎡；工作行数：6行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：5个；穴距：120、140、160、180、210（100、240选配）mm；插秧深度：10～35mm；移距：20、17.5、15.5、14（12.7、10.7选配）mm；取秧深度：10～20mm；插秧频率（单行）：最低150、最高670穴/分；变速方式：机械变速；行走轮结构型式（前、后）：宽幅防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）：φ600、φ850mm；平衡机构型式：电子式；插植臂型式：旋转式；","T202132320218","29000元","28400.00","2026-08-05","66000.00","6.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[423,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGZ-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称\t：\t2ZGZ-6型乘坐式高速插秧机\n结构型式\t：\t高速乘坐式\n配套发动机生产企业\t：\t泰州雅马哈动力有限公司\n配套发动机型号规格\t：\tMZ360\n配套发动机额定功率（或标定功率）\tkW\t7.1\n配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3600\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2890×2440×2290\n作业速度\tm/s\t0～1.33\n作业小时生产率\thm2/h\t0～0.45\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t≤4.55\n工作行数\t行\t6\n行距\tmm\t300\n穴距调节机构型式\t：\t手柄调节\n穴距调节档位数量\t个\t6\n穴距\tmm\t120/150/170/200/240/280\n插秧深度\tmm\t15～60（7档+自动）\n移距\tmm\t11/14/16\n取秧深度\tmm\t15～60（7档）\n插秧频率（单行）\t穴/分\t536\n变速方式\t：\tHMT高效液压无级变速\n行走轮结构型式（前、后）\t：\t前轮：实心橡胶轮,后轮：实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径（前、后）\tmm\t前轮：Φ600、后轮：Φ850\n平衡机构型式\t：\t机械式\n插植臂型式\t：\t旋转式\n施肥装置动力传输方式\t：\t/\n排肥器型式\t：\t/\n施肥位距\tmm\t/","T201900320669","29000元","29000.00","2024-12-30","96800.00","7.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[424,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","岳西县吾诚农业科技有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZGQ-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构型式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6行；行距：300mm。工作状态外形尺寸：3240×2150×2120；穴距调节档位数量：6个；整机质量：620kg。","2019TJ235","29000元","29000.00","2023-12-31","108000.00","12","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[425,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6H","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；外形尺寸：3190mm×2220mm×2600mm；工作行数：6行；行距：300mm；","T202133690001","29000元","29000.00","2026-10-25","100000.00","18.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[426,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","安徽省同昌机械有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZGQ-8Z","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构型式：四轮乘坐式；作业行数（行）：八行；行距：250mm.","2018TJ035","37400元","37400.00","2022-12-31","128000.00","13.9","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[427,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-8Y25","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3190mm×2417mm×2555mm；工作行数：8行，行距：250mm,穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；插秧深度：15-60mm（6档+自动）；取秧深度：8-20mm；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：旋转式；配套动力型号：3TNM72-AFF,制造商：YANMAR CO.,LTD，标定功率：18.5kw，标定转速：3600r/min，排放标准：第三阶段","T202032320168","37400元","37400.00","2025-07-30","0.00","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[428,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-8YKZA","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3370mm×2100mm×2540mm；工作行数：8行，行距：140、360mm,穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；插秧深度：15-60mm（7档）；取秧深度：8-20mm；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；平衡机构型式：电机式；插植臂型式：旋转式；配套动力型号：3TNM72-AFF,制造商：YANMAR CO.,LTD，标定功率：18.5kw，标定转速：3600r/min，排放标准：第三阶段","T202132320214","37400元","37400.00","2026-08-05","130000.00","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[429,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-8YKZB","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3370mm×2100mm×2540mm；工作行数：8行，行距：180、320mm,穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；插秧深度：15-60mm（7档）；取秧深度：8-20mm；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；平衡机构型式：电机式；插植臂型式：旋转式；配套动力型号：3TNM72-AFF,制造商：YANMAR CO.,LTD，标定功率：18.5kw，标定转速：3600r/min，排放标准：第三阶段","T202132320215","37400元","37400.00","2026-08-05","0.00","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[430,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-8E","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；工作行数（行）：8；结构尺寸（mm）：3380×2820×2430；发动机型号：常柴3M78；配套动力（kW）：18.4；标定转速（r/min）：2600；作业速度（m/s）:0-1.65；作业小时生产率（h㎡/h）：0.2-0.59；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：2.5-5.5；行距（mm）：300；穴距调节机构型式:手柄调节；穴距调节档位数量(个）:7；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210、240；变速方式：液压无级变速+机械变速；行走轮结构型式（前、后）：防爆轮胎﹑粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）（mm）：前轮：φ650、后轮φ950；插植臂型式：旋转式。","T202132320256","37400元","37400.00","2026-09-05","131000.00","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[431,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8H","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：8；功率(kW):16.1","T202132320248","37400元","37400.00","2026-09-05","163000.00","16.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[432,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","山东坤源农机服务有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZGC-8","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZGC-8型高速乘坐式插秧机，结构型式：高速乘坐式，发动机功率、转速：18.4kw 2600r/min，整机外形尺寸（长×宽×高）：3250×2280×2600，作业速度：0～5.8Km/h，工作行数：8行，行距：250mm，穴距调节机构型式：6档齿轮变速，穴距调节档位数量：6个，穴距（mm）：100、120、140、160、180、210，变速方式：液压无级变速（HST）+机械变速2档，行走轮结构型式（前、后）：防暴橡胶轮/粗轮毂橡胶轮，行走轮直径（前、后）：650/900mm，平衡机构型式：苗台横向自动平衡，插植臂型式：旋转式","T202100450837","37400元","37400.00","2026-08-31","126000.00","18.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[433,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8E","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；工作行数：8行，汽油发动机。","T202033330004","37400元","37400.00","2025-08-02","125000.00","13.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[434,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8H","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；外形尺寸：3190mm×2230mm×2600mm；工作行数：8行；行距：250mm；","T202133690002","37400元","37400.00","2026-10-25","130000.00","18.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[435,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8SA","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：18.4KW，额定转速：2800（R/MIN），排放阶段：国三；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2692×2530（MM），工作行数：8行，行距：300MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式","T202033330038","37400元","37400.00","2025-08-02","100000.00","18.4","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[436,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","山东凯利来农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2-0.5MPa；整机外形尺寸：1100×2645×1300mm；整机喷杆长度：12000mm；药箱容积：600L；喷杆允许最大工作压力：0.75MPa；","2021041401000033","1400元","1400.00","2026-04-19","8000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[437,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","岳西县吾诚农业科技有限公司","喷杆喷雾机","3WP-850","药箱容积:850L;喷杆长度:17.84m;型式:悬挂式:是 ","结构型式：悬挂式；喷杆喷幅：18.5m；药箱容量：850L；喷头数量：30个；喷头型式：扇形；喷杆折叠形式：人工折叠；配套动力：3.7kW汽油机，转速3600r/min ；配套泵型式：隔膜泵；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.1-0.5MPa。","2018TJ189","1400元","1400.00","2022-12-31","6800.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[438,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","山东凯利来农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2-0.5MPa；整机外形尺寸：3000×2800×1500mm；整机喷杆长度：18000mm；药箱容积：1000L；喷杆允许最大工作压力：0.75MPa；","2021041401000033","4400元","4400.00","2026-04-19","28000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[439,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","山东凯利来农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2-0.5MPa；整机外形尺寸：3150×2810×1440mm；整机喷杆长度：18000mm；药箱容积：800L；喷杆允许最大工作压力：0.75MPa；","2021041401000033","4400元","4400.00","2026-04-19","18500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[440,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500H型自走式喷杆喷雾机","功率:19.7马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","19.7马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）2800×2000×2300：；整机喷杆长度（mm）：9000；最小离地间隙（mm）：900；喷杆折叠型式：手动；喷杆升降型式；手动；轴距（mm）：1590；前/后最大轮距（mm）：1330；前/后轮外径（mm）800：；前/后轮胎宽（mm）：40；前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：双缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：14.5；发动机或电动机标定转速（r/min）：3600；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.0-4.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：30-40；药箱容积（L）：500；","2020281401000027","13400元","13400.00","2025-09-28","45000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[441,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","洛阳福儒格机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:9.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机\n整机规格型号：3WPZ-500\n整机结构型式：自走式\n整机外形尺寸（mm）：3850×1970×2820\n整机工作压力（MPa）：0.5-1.2\n整机驱动型式：四轮驱动\n整机转向型式：四轮转向\n喷杆长度（mm）：9900\n喷杆折叠型式：电动折叠\n喷杆升降型式：电动升降\n最小离地间隙（mm）：1050\n驾驶室型式：无\n轴距（mm）：1500\n\n前最大轮距（mm）：1600\n后最大轮距（mm）：1600\n前轮外径（mm）：930\n前轮胎宽（mm）：120\n前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎\n后轮外径（mm）：930\n后轮胎宽（mm）：120\n后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎\n\n限压安全装置结构型式：弹簧式\n限压安全装置限定压力（MPa）：≤1.44\n\n配套动力名称：柴油机\n配套动力结构型式：三缸水冷四冲程\n配套动力标定功率（KW）：17.7\n配套动力标定转速（r/min）：2800\n\n液泵结构型式：柱塞泵\n液泵额定压力（MPa）：2.0～5.0\n液泵额定流量（L/min）：32～98\n\n药箱容积（L）：500\n药箱材质：聚乙烯\n\n喷杆材质：不锈钢\n喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.8\n\n蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池\n蓄电池容量（Ah）：45\n蓄电池标称电压（V）：12","2018281401000005","13400元","13400.00","2023-02-11","70000.00","17.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[442,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","洛阳福儒格机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:30马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机\n整机规格型号：3WPZ-700A\n整机结构型式：自走式\n整机外形尺寸（mm）：3850×1880×2820\n整机工作压力（MPa）：0.5-1.2\n整机驱动型式：四轮驱动\n整机转向型式：四轮转向\n喷杆长度（mm）：10000\n喷杆折叠型式：液压折叠\n喷杆升降型式：液压升降\n最小离地间隙（mm）：1020\n驾驶室型式：无\n轴距（mm）：1700\n\n前最大轮距（mm）：1600\n后最大轮距（mm）：1600\n前轮外径（mm）：930\n前轮胎宽（mm）：120\n前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎\n后轮外径（mm）：930\n后轮胎宽（mm）：120\n后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎\n\n限压安全装置结构型式：弹簧式\n限压安全装置限定压力（MPa）：≤1.44\n\n配套动力名称：柴油机\n配套动力结构型式：三缸水冷四冲程\n配套动力标定功率（KW）：22.1\n配套动力标定转速（r/min）：2400\n\n液泵结构型式：柱塞泵\n液泵额定压力（MPa）：2.0～5.0\n液泵额定流量（L/min）：60～80\n\n药箱容积（L）：700\n药箱材质：聚乙烯\n\n喷杆材质：不锈钢\n喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.8\n\n蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池\n蓄电池容量（Ah）：60\n蓄电池标称电压（V）：12","2018281401000005","13400元","13400.00","2023-02-11","65000.00","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[443,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","洛阳福儒格机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:30马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:9.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机\n整机规格型号：3WPZ-700\n整机结构型式：自走式\n整机外形尺寸（mm）：3850×1970×2820\n整机工作压力（MPa）：0.5-1.2\n整机驱动型式：四轮驱动\n整机转向型式：四轮转向\n喷杆长度（mm）：9900\n喷杆折叠型式：液压折叠\n喷杆升降型式：液压升降\n最小离地间隙（mm）：1060\n驾驶室型式：无\n轴距（mm）：1560\n\n前最大轮距（mm）：1600\n后最大轮距（mm）：1600\n前轮外径（mm）：930\n前轮胎宽（mm）：120\n前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎\n后轮外径（mm）：930\n后轮胎宽（mm）：120\n后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎\n\n限压安全装置结构型式：弹簧式\n限压安全装置限定压力（MPa）：≤1.44\n\n配套动力名称：柴油机\n配套动力结构型式：三缸水冷四冲程\n配套动力标定功率（KW）：22.1\n配套动力标定转速（r/min）：2400\n\n液泵结构型式：柱塞泵\n液泵额定压力（MPa）：2.0～5.0\n液泵额定流量（L/min）：32～98\n\n药箱容积（L）：700\n药箱材质：聚乙烯\n\n喷杆材质：不锈钢\n喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.8\n\n蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池\n蓄电池容量（Ah）：60\n蓄电池标称电压（V）：12","2018281401000005","13400元","13400.00","2023-02-11","65000.00","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[444,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:19.72马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：汽油机,结构型式：双缸、风冷、四冲程；标定功率/转速：14.5kW/3600r/min；排放标准：国二；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：2900X2300X2400；喷杆长度：10000mm；最小离地间隙：880mm；喷杆折叠型式：手动；喷杆升降型式：手动；轴距：1610mm；前/后最大轮距：1310mm；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力MPa：2.0-4.5；额定流量L/min：30-40；药箱容积L：500。","2018281401000007","13400元","13400.00","2023-03-15","45500.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[445,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:19.72马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","14.5KW（19.72马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:880；外形尺寸（mm）：3000*2400*2300；药箱容量（L）：500；工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷杆长度（mm）：10000；液泵结构形式：三缸柱塞泵；液泵额定压力（MPa）：2.0-4.5；液泵额定流量（L/min）：30-40；轴距（mm）：1590；前/后轮最大轮距（mm）：1300/1300；前轮外径：800mm；前轮胎宽：40mm；后轮外径：800mm；后轮胎宽：40mm；前/后轮胎型式：实心轮胎。","2018281401000052","13400元","13400.00","2023-09-13","48000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[446,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500D型自走式喷杆喷雾机","功率:19.72马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目    /   喷杆喷雾机\n整机结构型式   /    自走式\n整机工作压力   MPa   0.3-0.5\n整机驱动型式   /   四轮驱动\n整机转向型式   /    四轮转向\n整机外形尺寸  mm    3300×2000×2300  \n整机喷杆长度  mm    12000\n最小离地间隙  mm     880\n整机限压安全装置    /    有\n喷杆折叠型式   /   手动\n喷杆升降型式   /   手动\n轴距  mm    1570\n前最大轮距  mm  1580\n后最大轮距  mm  1580\n前轮外径   mm   800\n前轮胎宽   mm   70\n前轮轮胎型式  /   实心轮胎\n后轮外径   mm   800\n后轮胎宽   mm   70\n后轮轮胎型式  /   实心轮胎\n发动机或电动机名称   /   汽油机\n发动机或电动机结构型式   /     双缸、风冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率/转速   kW/(r/min)   14.5/3600\n液(气)泵/电机泵结构型式   /   三缸柱塞泵\n液泵/电机泵额定压力  MPa  1.5-2.5\n液泵/电机泵额定流量  L/min  14-22\n药箱容积  L   500\n药箱材质   /    塑料\n空气室（储压容器）材质   /    金属\n空气室（储压容器）质量  g     309\n空气室（储压容器）安装位置   /   外置\n限压安全装置结构型式   /    机械限位式\n限压安全装置限定压力   MPa    ≤0.6\n限压安全装置生产方式  /   采购\n喷杆材质   /   塑料\n喷杆允许最大工作压力   MPa   0.75\n喷杆生产方式   /    自制\n承压管材质      /     塑料\n承压管允许最大工作压力  MPa   0.75\n蓄电池类型  /    免维护蓄电池\n蓄电池容量  Ah   62\n蓄电池标称电压    V   12","2021281401000003","13400元","13400.00","2026-01-25","47000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[447,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500E型自走式喷杆喷雾机","功率:19.72马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目    /   喷杆喷雾机\n整机结构型式   /    自走式\n整机工作压力   MPa   0.3-0.5\n整机驱动型式   /   四轮驱动\n整机转向型式   /    四轮转向\n整机外形尺寸  mm    3300×2000×2300  \n整机喷杆长度  mm    12000\n最小离地间隙  mm     880\n整机限压安全装置    /    有\n喷杆折叠型式   /   手动\n喷杆升降型式   /   手动\n轴距  mm    1540\n前最大轮距  mm  1330\n后最大轮距  mm  1330\n前轮外径   mm   800\n前轮胎宽   mm   70\n前轮轮胎型式  /   实心轮胎\n后轮外径   mm   800\n后轮胎宽   mm   70\n后轮轮胎型式  /   实心轮胎\n发动机或电动机名称   /   汽油机\n发动机或电动机结构型式   /     双缸、风冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率/转速   kW/(r/min)   14.5/3600\n液(气)泵/电机泵结构型式   /   三缸柱塞泵\n液泵/电机泵额定压力  MPa  1.5-2.5\n液泵/电机泵额定流量  L/min  14-22\n药箱容积  L   500\n药箱材质   /    塑料\n空气室（储压容器）材质   /    金属\n空气室（储压容器）质量  g     309\n空气室（储压容器）安装位置   /   外置\n限压安全装置结构型式   /    机械限位式\n限压安全装置限定压力   MPa    ≤0.6\n限压安全装置生产方式  /   采购\n喷杆材质   /   塑料\n喷杆允许最大工作压力   MPa   0.75\n喷杆生产方式   /    自制\n承压管材质      /     塑料\n承压管允许最大工作压力  MPa   0.75\n蓄电池类型  /    免维护蓄电池\n蓄电池容量  Ah   62\n蓄电池标称电压    V   12","2021281401000003","13400元","13400.00","2026-01-25","47000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[448,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：20马力（14.5kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：DHT720E； 药箱容量：500L；最小离地间隙：900mm；整机外形尺寸：2800×2000×2300；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：10000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：汽油机；配套动力结构型式：双缸、风冷、四冲程；配套动力标定转速：3600r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.0-4.5MPa；配套泵额定流量：30-40L/min；轴距(自走式)：1600mm；前（后）最大轮距 ：1310mm； 前（后）轮外径  ：800mm；前（后）轮胎宽：40mm；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：50Ah；蓄电池标称电压：12V","2017281401000016","13400元","13400.00","2022-07-30","47000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[449,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式高地隙喷杆喷雾机","3WYTZ600-12","功率:36.04马力;药箱容积:600L;离地间隙:1.85m;喷杆长度:13m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸：4300×13000×4000，药箱额定容量600L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：13m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：三缸水冷四冲程，配套泵流量：40-68L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：简易式，前后最大轮距：200-240cm可调,轴距：210.0cm，前轮外径：110.0cm，前轮胎宽：12.0cm，后轮外径：110.0cm，后轮胎宽：12.0cm，前后轮胎型式：实心轮胎。","鲁T2016133","13400元","13400.00","2021-12-31","44980.00","26.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[450,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:22.3马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：自走式；3、整机工作压力：0.3-0.5MPa；4、整机驱动型式：四轮驱动；5、整机转向型式：四轮转向；6、整机喷杆长度（单位M）10M；7、发动机或电动机结构型式：进口三缸水冷四冲程；8、发动机或电动机标定功率/转速kW/（r/min）：16.4/2800；马力：22.3，马力；9、药箱药箱容积：500升；10、离地间隙：0.9M。","2015041401000060","13400元","13400.00","2025-04-25","108000.00","16.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[451,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东智物缘机器人有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机","功率:18马力;药箱容积:400L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机 整机结构型式：自走式 整机工作压力：0.2-0.4Mpa 整机驱动型式：四轮驱动 整机转向型式：四轮转向 整机外形尺寸：3400x2300x2200mm 整机喷杆长度：8000mm 最小离地间隙：1200mm 喷杆折叠型式：电动 喷杆升降型式：电动 轴距：2070mm 前最大轮距：1690mm（调节范围1440-1690） 后最大轮距：1690mm（调节范围1440-1690） 前轮外径：900mm 前轮胎宽：40mm (cx) 前轮轮胎型式 / 实心轮胎 (cx) 后轮外径 mm 900 (cx) 后轮胎宽 mm 40 (cx) 后轮轮胎型式 / 实心轮胎 发动机或电动机名称：①汽油机（发电）/②电动机（行走）/③电动机（液泵）/④电动机（转舵） 发动机或电动机结构型式：①双缸平卧、四冲程、顶置气门/②永磁同步,无刷/③无刷/④有刷直流 发动机或电动机标定功率/转速：kW/(r/min) 13.5/3600 液(气)泵/电机泵结构型式 / 三缸柱塞泵 药箱容积：400L","2019041401000002","13400元","13400.00","2024-01-14","68000.00","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[452,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","台州市鼎跃农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A1型自走式喷杆喷雾机","功率:18.36马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；工作压力：0.3-0.5MPa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外形尺寸：2800×2000×2400mm；喷杆长度：9000mm；最小离地间隙：880mm；轴距：1580mm；前轮后轮胎型式：实心轮胎；前轮后轮最大轮距：1360mm；前轮后轮外径：800mm；前轮后轮胎宽：40mm；配套动力：单缸风冷四冲程汽油机；标定功率/转速：13.5/3600kW/(r/min)；配套泵：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5MPa；额定流量：34-52L/min；药箱容积：500L；空气室质量：295g；限压安全装置：机械限位式；限定压力：≤0.6MPa；喷杆承压管最大工作压力：0.75MPa；蓄电池类型：铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压：12V。","2021281401000023","13400元","13400.00","2026-10-11","46000.00","13.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[453,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500H型自走式喷杆喷雾机","功率:19.7马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","19.7马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）2800×2000×2300：；整机喷杆长度（mm）：9000；最小离地间隙（mm）：900；喷杆折叠型式：手动；喷杆升降型式；手动；轴距（mm）：1590；前/后最大轮距（mm）：1330；前/后轮外径（mm）800：；前/后轮胎宽（mm）：40；前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：双缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：14.5；发动机或电动机标定转速（r/min）：3600；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.0-4.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：30-40；药箱容积（L）：500；","2017281401000048","13400元","13400.00","2022-12-18","45000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[454,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机","功率:19.72马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.89m;喷杆长度:400m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 2900×2100×2300 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 8500mm ;喷杆折叠型式:手动折叠;喷杆升降型式:手动升降;离地间隙: 890mm ;驾驶室型式:无;轴距: 1550mm ;前后最大轮距: 1340mm ;前/后轮外径: 800mm ;前/后轮胎宽: 40mm ;轮胎型式:实心橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:汽油机;结构型式:双缸风冷四冲程;功率: 14.5/3600/r/min ;液泵结构型式:三缸柱塞泵;额定压力: 1.5～2.5;额定流量: 14～22L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 400L ;喷杆材质:塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：塑料；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 50Ah;","2018281401000066","13400元","13400.00","2023-12-10","45000.00","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[455,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","新乡市昌杰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400型自走式喷杆喷雾机","功率:18.37马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.81m;喷杆长度:9.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机外形尺寸mm：4050*1550*2100；整机喷杆长度mm：9300；最小离地间隙mm：810；整机结构型式：自走式整机工作压力MPa：0.5-0.8；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；轴距mm：1400；前/后最大轮距mm：1490；前/后轮外径mm：800；前/后轮胎宽mm：40；前/后轮轮胎型式：橡胶实心轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限定压力MPa：≤0.96；配套动力名称：汽油机；发动机结构型式：双缸风冷四冲程；发动机标定功率kW：13.5；发动机标定转速r/min：3600；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定压力MPa：2.0-4.5；液泵额定流量L/min：30-40；药箱容积L：400；空气室材质：不锈钢；空气室质量g：250；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆最高允许工作压力MPa：1.2；蓄电池类型：铅酸蓄电池（启动用）；容量Ah：58；标称电压V：12。","2018281401000053","13400元","13400.00","2023-12-03","45000.00","13.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[456,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5600X2000X2400；喷杆长度：12000mm；最小离地间隙：980mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1680mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：1000。","2018281401000007","13900元","13900.00","2023-03-15","52000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[457,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：5380×1850×2400mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","13900元","13900.00","2026-09-02","49000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[458,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.22m;喷杆长度:17.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1220mm；药箱容积：700L；喷杆长度：17500mm；外形尺寸（长*宽*高）mm运输状态：4610*1920*2600；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","部20181031","13900元","13900.00","2022-12-31","48000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[459,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:950；外形尺寸（mm）：4700*1800*2400；药箱容量（L）：700；工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷杆长度（mm）：11000；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：60；轴距（mm）：2440；前/后轮最大轮距（mm）：1520/1520；前轮外径（mm）：940；前轮胎宽（mm）：110；后轮外径（mm）：940；后轮胎宽（mm）：110；前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","13900元","13900.00","2023-09-13","49000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[460,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ1000-12","功率:74.8马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸：5300×16000×3400，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16.5m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：115L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：1.85m,轴距：2.8m，前轮外径：ф1.27m，前轮胎宽：0.165m，后轮外径：ф1.27m，后轮胎宽：0.165m，前后轮胎型式：充气轮胎。","2017TJ183","13900元","13900.00","2021-12-31","46880.00","55","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[461,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ700-10","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸：5000×10000×2900，药箱额定容量700L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：10m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：三缸水冷四冲程，配套泵流量：36.7-58.3L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：简易式，前后最大轮距：153.0cm,轴距：234.0cm，前轮外径：93.0cm，前轮胎宽：12.0cm，后轮外径：93.0cm，后轮胎宽：12.0cm，前后轮胎型式：充气轮胎","鲁T2018025","13900元","13900.00","2022-12-31","46980.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[462,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式高地隙喷杆喷雾机","3WYTZ800-16","功率:50.048马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.3m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸：5500×16000×3440，药箱额定容量800L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：四缸水冷四冲程，配套泵流量：80-100L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：简易式，前后最大轮距：180.0/180.0cm,轴距：230.0cm，前轮外径：127.0cm，前轮胎宽：12.8cm，后轮外径：127.0cm，后轮胎宽：12.8cm，前后轮胎型式：充气轮胎。","鲁T2016131","13900元","13900.00","2021-12-31","46800.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[463,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","盐城晟威机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1100型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1100L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机36.8/2400 Kw/（r/min）；药箱容量1100L；喷杆长度26m；离地间隙0.95m；型式：自走式，四轮转向，四轮驱动","2020281401000017","13900元","13900.00","2025-07-08","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[464,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","盐城晟威机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:65马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.99m;喷杆长度:26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机48/2400 Kw/（r/min）；药箱容量1500L；喷杆长度26m；离地间隙0.99m；型式：自走式，四轮转向，四轮驱动","2020281401000017","13900元","13900.00","2025-07-08","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[465,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","盐城晟威机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机36.8/2400 Kw/（r/min）；药箱容量800L；喷杆长度18m；离地间隙0.95m；型式：自走式，四轮转向，四轮驱动","2020281401000017","13900元","13900.00","2025-07-08","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[466,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-100020型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:960mm,药箱容积1000L.","2018281401000010","19700元","19700.00","2023-03-17","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[467,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-150020型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:960mm,药箱容积1500L.","2018281401000010","19700元","19700.00","2023-03-17","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[468,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000+1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5100X2700X2600；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：960mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2910mm；前/后最大轮距：2380mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L/min：280；药箱容积L：1000+1000。","2018281401000007","19700元","19700.00","2023-03-15","71500.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[469,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.17m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6900X2700X3200；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：1170mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2250mm；前/后最大轮距：2320mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L/min：360；药箱容积L：3000。","2018281401000007","19700元","19700.00","2023-03-15","73500.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[470,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-100020型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:960mm,药箱容积:1000L","2017041401000045","19700元","19700.00","2022-07-05","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[471,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-150020型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:960mm,药箱容积1500L","2017041401000045","19700元","19700.00","2022-07-05","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[472,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300021型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21500mm, 最小离地间隙:1060mm,药箱容积1500X2L","2017041401000045","19700元","19700.00","2022-07-05","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[473,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","19700元","19700.00","2022-08-20","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[474,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t940mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","19700元","19700.00","2022-08-20","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[475,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500F型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000+500L.","2017281401000024","19700元","19700.00","2022-08-20","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[476,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t940mm,药箱容积1000+500L.","2017281401000024","19700元","19700.00","2022-08-20","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[477,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:960mm,药箱容积1000L.","2019281401000014","19700元","19700.00","2024-05-19","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[478,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:940mm,药箱容积1000L.","2019281401000014","19700元","19700.00","2024-05-19","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[479,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500F型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:960mm,药箱容积1000+500L.","2019281401000014","19700元","19700.00","2024-05-19","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[480,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:940mm,药箱容积1000+500L.","2019281401000014","19700元","19700.00","2024-05-19","90000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[481,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2380mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","19700元","19700.00","2026-09-02","69000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[482,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","19700元","19700.00","2026-09-02","69000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[483,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000Z型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:950；外形尺寸（mm）：5000*2100*2600；药箱容量（L）：1000；工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷杆长度（mm）：20500；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；轴距（mm）：2330；前/后轮最大轮距（mm）：1810/1810；前轮外径（mm）：940；前轮胎宽（mm）：110；后轮外径（mm）：940；后轮胎宽（mm）：110；前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","19700元","19700.00","2023-09-13","68000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[484,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1400+1400L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:1130；外形尺寸（mm）：5000*2500*3000；药箱容量（L）：1400+1400；工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷杆长度（mm）：20500；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；轴距（mm）：2980；前/后轮最大轮距（mm）：2260/2260；前轮外径（mm）：1200；前轮胎宽（mm）：180；后轮外径（mm）：1200；后轮胎宽（mm）：180；前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","19700元","19700.00","2023-09-13","70000.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[485,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WYTZ1000-21B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸（长×宽×高）：6800×21000×3200，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：21m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：130L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：1.8m,轴距：2.7m，前轮外径：ф1.85m，前轮胎宽：0.1m，后轮外径：ф1.85m，后轮胎宽：0.1m，前后轮胎型式：实心轮胎。","2014041401000017","19700元","19700.00","2023-12-24","65980.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[486,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WYTZ1000-21C型自走式喷杆喷雾机","功率:101.728马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸（长×宽×高）：7900×21000×3400，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：21m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：130L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：1.8m,轴距：2.7m，前轮外径：ф1.85m，前轮胎宽：0.1m，后轮外径：ф1.85m，后轮胎宽：0.1m，前后轮胎型式：实心轮胎。","2014041401000017","19700元","19700.00","2023-12-24","65980.00","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[487,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ1200-18","功率:101.32马力;药箱容积:1400L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式: 自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 5400×21000×3500 mm，药箱容量：1400L, 喷杆喷幅:21m, 配套喷头型式:扇形, 配套喷头数量:43个,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液压,喷杆长度:21m, 配套动力名称、结构型式:四缸四冲程柴油机,配套泵名称:隔膜泵,配套泵流量:185 L/min,配套泵转速:550r/min,离地间隙:1.25m,轴距:2.9 m,前/后轮最大轮距:2.4 m,前轮外径:Ф1.57m,前轮胎宽: 0.195 m,后轮外径:Ф1.57m,后轮胎宽:0.195m,前/后轮胎型式:充气轮胎,制动器型式:盘式 ,离合器型式:湿式多片常结合摩擦式,驱动方式/转向方式）:四轮驱动/四轮转向, 驾驶室:密封式。","2017TJ184","19700元","19700.00","2021-12-31","659000.00","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[488,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WYTZ2000-21型自走式高地隙喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸（长×宽×高）：6200×21000×3800，药箱额定容量2000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：21m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：130L/min，离合器形式：机械式，制动器形式：鼓式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：无，前后最大轮距：2.6m,轴距：2.8m，前轮外径：ф1.28m，前轮胎宽：0.18m，后轮外径：ф1.28m，后轮胎宽：0.18m，前后轮胎型式：充气轮胎。","2014041401000017","19700元","19700.00","2023-12-24","65980.00","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[489,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WYTZ3000-21型自走式高地隙喷杆喷雾机","功率:119.68马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.23m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式，外形尺寸：6200×21000×3850，药箱额定容量3000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：21m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：182.1L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：2.3m,轴距：3.05m，前轮外径：ф1.57m，前轮胎宽：0.2m，后轮外径：ф1.57m，后轮胎宽：0.2m，前后轮胎型式：充气轮胎。","2014041401000017","19700元","19700.00","2023-12-24","65980.00","88","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[490,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","盐城晟威机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.99m;喷杆长度:26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机74/2400 Kw/（r/min）；药箱容量1500L；喷杆长度26m；离地间隙0.99m；型式：自走式，四轮转向，四轮驱动","2020281401000017","19700元","19700.00","2025-07-08","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[491,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","盐城晟威机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机74/2400 Kw/（r/min）；药箱容量2700L；喷杆长度21m；离地间隙1.05m；型式：自走式，四轮转向，四轮驱动","2020281401000017","19700元","19700.00","2025-07-08","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[492,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东五征集团有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走轮式 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6650×3480×3420mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度：2750mm；理论作业速度：1.6-10km/h；割刀型式：标Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋推运+伸缩齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒滚筒型式：主滚筒 三段式轴流滚筒，副脱粒滚筒 板齿切流式；变速箱类型：机械式（3+1）+无级变速轮；制动器型式（前、后）：前：盘式、后：鼓式；复脱方式：自脱粒式；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；","T201900370849","34600元","34600.00","2024-12-30","169800.00","113","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[493,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8E4","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202100030709","34600元","34600.00","2026-08-31","139800.00","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[494,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8R1","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202100370829","34600元","34600.00","2026-08-31","169350.00","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[495,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-9E3","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：9kg/s","T202100030708","34600元","34600.00","2026-08-31","147800.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[496,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-8B1","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s)：8；","T202000341116","34600元","34600.00","2025-12-30","165000.00","118","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[497,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-8BZ1","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构形式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8；","T202000341117","34600元","34600.00","2025-12-30","199000.00","118","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[498,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-9B1","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):9；","T202100030710","34600元","34600.00","2026-08-31","160000.00","140","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[499,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆坚而美科技有限公司","小型收割机","4LZ-1.0A","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","1、规格型号:4LZ-1.0A；2、1kg/s≤水稻联合收割机喂入量<1.5kg/s；3、结构形式:自走履带式；4、喂入方式：全喂入；5、外形尺寸(长×宽×高):3100mm×1500mm×1650mm；6、标定功率:7.5KW；7、标定转速:3600r/min；8、冷却方式:风冷；9、缸数:单缸；10、燃油种类:柴油；11、升降方式:机动液压；12、搅龙形式:螺旋伸缩扒指式；13、风扇型式:离心式；14、结构质量:495kg","T202050500160","6100元","6100.00","2025-08-05","30800.00","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[500,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆坚而美科技有限公司","小型收割机","4LZ-1.0C","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","4LZ-1.0C小型收割机结构型式全履带乘坐式，整机长3000mm*宽1500mm*高1650mm，割台宽度1100mm，有快档、慢档、空挡、倒挡4个档位。","T202050500158","6100元","6100.00","2025-08-05","32800.00","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[501,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆耀虎动力机械有限公司","小型收割机","4LZ-0.6","全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：0.6KG/S,自走履带式，喂入方式：全喂入，配套动力标定功率：8.2KW外形尺寸（工作状态长*宽*高）：3160mm*1315mm*1670mm，结构质量：580KG, 割台宽度(全喂入）：1125mm，割刀形式：Ⅱ型，扒禾轮形式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：轴流式、钉齿，凹板筛型式：栅格式，变速箱类型：有级式、有倒档","渝2018090","6100元","6100.00","2022-12-31","33000.00","8.2","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[502,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆耀虎动力机械有限公司","小型收割机","4LZ-1.0","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：1.0kg/s自走履带式，喂入方式：全喂入，配套动力标定功率：10.3KW,外形尺寸（工作状态长*宽*高）：3165mm*1390mm*1700mm，结构质量：680KG, 割台宽度(全喂入）：1220mm，割刀形式：Ⅱ型，扒禾轮形式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：轴流式、钉齿，凹板筛型式：栅格式，变速箱类型：有级式、有倒档","渝2017062","6100元","6100.00","2021-12-31","35000.00","10.3","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[503,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆市双恩农机制造有限公司","小型收割机","4LZ-1.5","全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-1.5 小型收割机；结构型式：履带式、乘坐式、全喂入；整机质量：995 KG；额定喂入量：1.5 kg/s；配套内燃机标定功率：16.4 kW；","T202150500282","10700元","10700.00","2026-10-21","45800.00","16.4","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[504,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2Z","全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;自走型式:自走履带式 ","配发动机转速2400r/min ,外观5300*2550*2850mm，割台2200mm，最小离地间隙315mm，拨禾轮形式偏心弹齿式，脱粒机构纵向轴流式，主脱粒滚筒纵流钉齿式，履带宽度450mm，机械自动卸粮，配常柴发动机。","T202034467","26700元","26700.00","2025-12-28","105000.00","74.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[505,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","整机外形尺寸 (长×宽×高) mm 5250×2480×2750 整机质量 kg 3680 割台工作幅宽 mm 2200 最小离地间隙 mm 315 割刀型式 / II型 喂入量 kg/s 6 作业挡位 / 3 作业速度 km/h 0～8.3 作业小时生产率 hm2/h 0.46～1.0 单位作业量燃油消耗量 kg/hm2 21～36 割台搅龙型式 / 螺旋扒齿式 履带接地压力 kPa ≤24 拨禾轮型式 / 偏心弹齿式 拨禾轮直径 mm φ900 拨禾轮板数 个 5 脱粒机构布置方式 / 纵向轴流式 脱粒滚筒数量 个 1 主脱粒滚筒型式 / 纵轴流钉齿式 副脱粒滚筒型式 / / 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm φ630×2200 副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm / 凹板筛型式 / 栅格式 复脱方式 / 板齿式 风扇型式 / 离心式 风扇直径 mm φ396 风扇数量 个 1 履带节距×节数×宽度 / 90mm×54节×500mm 履带轨距 mm 1250 驱动方式 / / 制动器型式（前、后） / 湿式摩擦片式 变速机构型式 / 机械齿轮箱+ (HST)液压无级变速器","T202132320229","26700元","26700.00","2026-09-05","165000.00","88","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[506,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0J","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","整机外形尺寸 (长×宽×高)\tmm\t5250×2530×2850\n整机质量\tkg\t3850\n割台工作幅宽\tmm\t2200\n最小离地间隙\tmm\t315\n割刀型式\t/\tII型\n喂入量\tkg/s\t6\n作业挡位\t/\t3\n作业速度\tkm/h\t0～8.3\n作业小时生产率\thm2/h\t0.46～1.0\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t21～36\n割台搅龙型式\t/\t螺旋扒齿式\n履带接地压力\tkPa\t≤24\n拨禾轮型式\t/\t偏心弹齿式\n拨禾轮直径\tmm\tφ900\n拨禾轮板数\t个\t5\n脱粒机构布置方式\t/\t纵向轴流式\n脱粒滚筒数量\t个\t1\n主脱粒滚筒型式\t/\t纵轴流钉齿式\n副脱粒滚筒型式\t/\t/\n主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\tφ630×2200\n副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\t/\n凹板筛型式\t/\t栅格式\n复脱方式\t/\t板齿式\n风扇型式\t/\t离心式\n风扇直径\tmm\tφ396\n风扇数量\t个\t1\n履带节距×节数×宽度\t/\t90mm×54节×500mm\n履带轨距\tmm\t1250\n驱动方式\t/\t/\n制动器型式（前、后）\t/\t湿式摩擦片式\n变速机构型式\t/\t机械齿轮箱+ (HST)液压无级变速器","T202132320229","26700元","26700.00","2026-09-05","162000.00","88","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[507,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-6C8","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","T202132320327","26700元","26700.00","2026-10-28","202800.00","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[508,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-6D8","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","T202132320327","26700元","26700.00","2026-10-28","187800.00","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[509,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","苏州久富农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0型全喂入联合收割机；结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机牌号型号：YC4DK110-T300；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：81kW；配套发动机标定转速：2600r/min；整机外形尺寸 (长×宽×高)：5306×2816×2914mm；整机质量：3880kg；割台工作幅宽：2200mm；最小离地间隙：350mm；割刀型式：Ⅳ型；喂入量：6kg/s；作业挡位：前进无级、后退无级(副变速各3档)；作业速度：低速:0～3.5、中速:0～5.4、高速:0～8.3km/h；作业小时生产率：0.3～0.9hm2/h；单位作业量燃油消耗量：15～35kg/hm2；割台搅龙型式：螺旋拨齿式；履带接地压力：19.8kPa；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：φ900mm；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式：纵轴流式；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)：φ602×1991mm；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：再输送螺旋搅龙；风扇型式：离心式（叶片）；风扇直径：φ400mm；风扇数量：1个；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×500mm；履带轨距：1250mm；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式；变速机构型式：机械齿轮箱+液压无级变速(HST)；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式；悬挂式（选装）；卸粮方式：机械自动卸粮；","T202132320272","26700元","26700.00","2026-10-07","139000.00","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[510,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-4","全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）mm：5130×2520×3040（机械卸粮），5130×2950×2660（人工卸粮）；整机质量kg：3680（机械卸粮），3560（人工卸粮）；割台宽度mm：2150或2000；割刀型式：标准Ⅱ型；喂入量：4kg/s；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；脱粒滚筒型式：钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距mm：1205；变速箱类型：无极变速器+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；驱动型式：机械驱动；茎秆切碎器型式：动刀+定刀（选配）；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；幅宽：840mm。复脱方式：动刀旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮或人工接粮","T201900340836","26700元","26700.00","2024-12-30","105000.00","73.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[511,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZC","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：6.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2576×2650；整机质量kg：3950；割台工作幅宽mm：2200；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.6；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×500mm；履带轨距mm：1300；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）。","T202133330082","26700元","26700.00","2026-10-25","163000.00","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[512,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZE","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：6.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5850×2750×2850；整机质量kg：4100；割台工作幅宽mm：2400；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.6；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×500mm；履带轨距mm：1300；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）。","T202133330084","26700元","26700.00","2026-10-25","132000.00","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[513,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-7.0Z","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：7.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5850×2880×2850；整机质量kg：4450；割台工作幅宽mm：2600；作业小时生产率（h㎡/h）：0.33～0.67；履带节距×节数×宽度：90mm×59节×550mm；履带轨距mm：1350；茎秆切碎器型式：甩刀式（选配）。","T202133330085","26700元","26700.00","2026-10-25","148000.00","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[514,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","常州东风农机集团有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-150B","功率:75马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","变速箱类型：机械齿轮箱+（HST）液压变速马达；卸粮方式：多方位卸粮","2018TJ362","44500元","44500.00","2022-12-31","200000.00","55","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[515,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZH-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号规格:4YZH-2型自走式玉米联合收获机;结构型式(自走式):摘穗、剥皮、粉碎还田型;配套发动机型号规格:YD4CZ65C1;功率（KW）：47.8；标定转速（r/min）：2400；工作行数:2行;工作幅宽:1.2m;拉茎辊型式:六棱形;摘穗辊型式:卧式;剥皮辊型式:铁辊+橡胶辊;轮距:导向轮1230mm,驱动轮1230mm;轮胎规格:导向轮6.5-16,驱动轮9.5-24;秸秆切碎机构型式:卧式旋转切割装置;割刀型式:滚刀;驱动桥型式:四轮驱动;转向桥型式:全液压","部20171533","21300元","21300.00","2021-12-31","86000.00","47.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[516,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.23m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZL-2型自走履带式玉米收获机;结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:YD4CZ80C1;配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、直列、四冲程；配套发动机额定功率：58.8kw；配套发动机额定转速：2400r/min；工作行数:2行;行距：600mm；工作幅宽:1230mm;果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊数量：4个；剥皮机构型式：橡胶辊+铁辊；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1100mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械式HST；驱动型式：液压驱动；制动器型式：摩擦片式；履带节数：50节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1255mm","T202022220209","21300元","21300.00","2025-12-24","98000.00","58.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[517,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林农信机械制造有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-2型履带自走式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、四缸、水冷；配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5450×1650×2660mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1200mm；最小离地间隙：180mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.2～0.55hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：450mm 卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：卧式滚刀；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1100mm；变速机构型式：机械；制动器型式：湿式摩擦；履带节数：48节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1260mm","T201922220072","21300元","21300.00","2024-12-15","95000.00","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[518,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2A型自走式玉米收获机；结构型式：履带式+摘穗+剥皮；配套发动机额定功率：66.2kW；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：5670×1820×2700；工作行数（通道数）行：2；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1200；最小离地间隙（mm）：205；果穗升运器：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；卸粮方式：液压驱动、侧翻卸粮；变速机构型式：机械式+HST；驱动型式（前/后）：前：机械+液压驱动，后：无；制动器型式（前/后）：前：摩擦片式，后：无；履带节距：90mm；履带节数：50节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","T202137370468","21300元","21300.00","2026-11-01","98000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[519,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.39m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、粉碎还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：5200×1890×2530；工作行数（行）：2；行距（mm）：680；工作幅宽（mm）：1390；最大通过高度（mm）：2400；作业速度（km/h）：2.0～4.0；摘穗机构型式：辊式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1080；秸秆粉碎还田机构型式：辊刀式。","鄂2019432","21300元","21300.00","2024-11-15","73500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[520,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.140m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号4YZ-2A；工作行数：2行割台；工作幅宽：1.140m；结构型式：自走式（轮式摘穗剥皮型）\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4B4M1，额定功率33.09kw，转速2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：4625×1450×2300；结构质量2500kg；行距范围：400～700mm；最大卸果穗高度1785mm；果穗升运器最大通过高度780mm；最小离地间隙105mm；理论作业速度2.0～5.0km/h；作业小时生产率0.15～0.30hm2/h；单位面积燃油消耗量≤25kg/hm2；最小转弯半径：左转/右转5500mm；拉茎辊型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊；割刀型式：定刀；风扇：离心式、直径φ200mm，2个；变速箱类型：齿轮传动；轮距：导向轮1320mm、驱动轮1340mm；轮胎规格：导向轮/驱动轮6.0-14；秸秆切碎机构型式：滚刀式。\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4B4M1，额定功率33.09kw，转速2300r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。","部20170508","21300元","21300.00","2021-12-31","75000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[521,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.220m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号：4YZP-2C；工作行数：2行割台，工作幅宽1.220m，结构型式：自走式（轮式摘穗剥皮秸秆还田型）\n配套动力：生产企业江苏四达动力机械集团有限公司，规格型号SD4DW3Z1，发动机结构型式涡轮增压，额定功率48KW，转速2400r/min, 排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n基本参数：外形尺寸（长×宽×高）5200×1680×2640mm，行距600mm，最大通过高度2220mm，最小离地间隙230mm，作业速度2.0~5.0km/h，作业小时生产率2.0~4.0hm2/h，单位面积油消耗量≤35kg/hm2，果穗升运器右置，果穗升运器结构型式链耙式，摘穗机构型式板式，摘穗辊/板数量4个，剥皮结构型式螺旋橡胶辊式，剥皮辊数量8根，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇数量2个，风扇型式离心式和轴流式，风扇直径φ430/φ280mm，卸粮方式液压式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀切碎式，前置秸秆粉碎还田机构，驾驶室简易式，变速机构型式机械式，驱动桥型式变速驱动桥和转向驱动桥，制动器型式前桥鼓刹，轴距2000mm，导向轮轮距1230mm，驱动轮轮距1260mm，导向轮轮胎规格6.50-16，驱动轮轮胎规格9.5-20。","GZNJ/TJ 2019-222","21300元","21300.00","2023-12-31","79000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[522,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3Q","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","外形尺寸:6380×2200×2900mm\n结构质量:4550kg\n适应行距范围:550-650mm\n最小离地间隙:250mm","鄂2019026","37700元","37700.00","2023-12-31","138000.00","83","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[523,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","履带式玉米收获机","4YPU-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6400×2430×3000mm；结构质量：5520kg；工作行数：3行；行距：630mm；工作幅宽：1900mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械3挡+静液压无级变速；驱动型式：前（液压驱动），后（无）；制动器型式：前（内置式纸基摩擦制动器），后（无）；履带节距：90mm；履带节数：54节；履带宽度：350mm；履带轨距：1800mm。","T202100120864","37700元","37700.00","2026-11-02","146000.00","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[524,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3L","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，整机外形尺寸（长×宽×高）：6500mm×2300mm×3200mm，工作行数：3行，工作幅宽：1800mm，割台型式：卧式，卸粮方式：液压侧翻。","T201913130056","37700元","37700.00","2024-12-08","164000.00","113","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[525,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北征途农业机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数3行；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)5850*2180*2850；整机质量：4800KG；\n行距620mm，工作幅宽1900mm；最小离地间隙：300mm；\n果穗升运器布置位置：左置；割台型式：卧式；\n摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机构型式：全胶辊；\n剥皮辊数量：16个；风扇数量：3个；\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；\n卸粮方式：液压卸粮；秸秆粉碎还田机构工作幅宽： 1540mm；\n变速机构形式：静液压无级变速+机械档；\n驱动型式：前：机械＋液压驱动；制动器型式（前/后）：湿摩擦片式（前）；\n履带节距：90mm；履带节数：52节；履带宽度：350mm；履带轨距：1800mm；\n驾驶室型式： 简易式","T202100130758","37700元","37700.00","2026-08-31","190000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[526,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林农信机械制造有限公司","履带自走式玉米联合收获机","4YZL-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-3型履带自走式玉米联合收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、四冲程；配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5450×2250×2660mm；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1800mm；最大通过高度：2700mm；最小离地间隙：180mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.3～0.82hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ450mm；卸粮方式：液压倾翻；秸秆粉碎还田机构型式：卧式滚刀；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1705mm；变速机构型式：机械式；驱动桥型式：机械式；制动器型式：湿式摩擦片式；履带节数：48节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1260mm","T202000220052","37700元","37700.00","2025-03-31","126000.00","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[527,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.86m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6015x2200x2760；结构质量（kg）：4460；工作行数：3；工作幅宽（mm）：1860；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20；","鄂2020046","37700元","37700.00","2025-05-13","135000.00","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[528,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金富尔机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","发动机型号：4D3-130U32；功率：82kW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三","部20171826","37700元","37700.00","2021-12-31","153000.00","82","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[529,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金富尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","发动机型号：4D3-130U32；功率：95.6kW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三","T202000371188","37700元","37700.00","2025-12-30","158000.00","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[530,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","配玉柴140国Ⅲ发动机，驱动轮11.2-24，转向轮10-15，剥皮机带割台前切碎后还田行走无级变速后制动后桥。","T201900410922","37700元","37700.00","2024-12-30","125918.00","101","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[531,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZL-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1950；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机：常柴4G33V16-120G31C（国Ⅲ排放标准）；配套发动机额定功率： 88.2 KW；额定转速：2300r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6150×2220×3000；最小离地间隙（mm）：265；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：56；履带宽度（mm）：400；履带轨距（mm）： 1350；整机质量（kg）：4540 。","T202132320275","37700元","37700.00","2026-10-07","160000.00","88.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[532,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","自走式玉米收获机","4YZB-3E","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2300 x3500； 配套动力：129kW（选配动力：140KW）； 工作行数（通道数）：3行；行距：0.575m； 工作幅宽：1.85m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1.55m、中：1.8m；轴距：2.89m；导向轮轮距：1.45m；驱动轮轮距：1.65m。","T202000120787","37700元","37700.00","2025-12-30","157500.00","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[533,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.710m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号：4YZ-3A；工作行数：3行割台；工作幅宽：1.710m；结构型式：自走式（轮式摘穗剥皮型）\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4E6N6，额定功率36.77kw，转速2300r/min；外型尺寸（长×宽×高）：5420×2000×2350；结构质量3330kg；行距范围：400～700mm；最大卸果穗高度1800mm；果穗升运器最大通过高度800mm；最小离地间隙180mm；理论作业速度2.0～5.0km/h；作业小时生产率0.25～0.50hm2/h；单位面积燃油消耗量≤33kg/hm2；最小转弯半径：左转/右转6650mm；拉茎辊型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊；割刀型式：定刀；风扇：离心式、直径φ320mm，1个；变速箱类型：齿轮传动；轮距：导向轮1850mm、驱动轮1900mm；轮胎规格：导向轮/驱动轮6.0-14；秸秆切碎机构型式：滚刀式。\n配套动力1：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4E6N6，额定功率36.77kw，转速2300r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n配套动力2：生产企业，扬动股份有限公司，规格型号YD4JZ55C1，额定功率40.4kw，转速2400r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。","部20170509","37700元","37700.00","2021-12-31","145000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[534,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.820m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号：4YZP-3C；工作行数：3行割台，工作幅宽1.820m，结构型式：自走式（轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田）\n配套动力：配套发动机额定功率58.8KW，发动机额定转速2400r/min，发动机结构型式涡轮增压，排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n整机外形尺寸（长×宽×高）5200×2320×2640mm，行距600mm，最小离地间隙230mm，果穗升运器布置位置右置，摘穗机构型式板式，剥皮机构型式螺旋橡胶辊式，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇3个，风扇型式离心式和轴流式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀式，秸秆粉碎还田机构位置前置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽1800mm，驾驶室型式简易式，变速机构型式机械式，驱动桥型式（前、后）变速驱动桥/转向驱动桥，制动器型式前桥鼓式，轴距2360mm，导向轮轮距1670mm，驱动轮轮距1750mm，导向轮轮胎规格6.5-16，驱动轮轮胎规格9.5-20。","T202000640104","37700元","37700.00","2025-03-31","148000.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[535,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.820m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号：4YZP-3D；工作行数3行割台，工作幅宽1.820m，结构型式自走式（轮式摘穗剥皮秸秆还田型）\n配套动力：生产企业扬动股份有限公司，规格型号YD4JZ55C1，发动机结构型式涡轮增压，额定功率40.4KW，转速2400r/min, 排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n基本参数：外型尺寸（长×宽×高）5310×1910×2500mm，行距600mm，最大通过高度2220mm，最小离地间隙180mm，作业速度2.0~5.0km/h，作业小时生产率1.0~2.5hm2/h，单位面积油消耗量≤30kg/hm2，果穗升运器右置，果穗升运器结构型式链耙式，摘穗机构型式板式，摘穗辊/板数量6个，剥皮结构型式螺旋橡胶辊式，剥皮辊数量12根，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇数量1个，风扇型式离心式，风扇直径φ560mm，卸粮方式液压式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀切碎式，前置秸秆粉碎还田机构，驾驶室简易式，变速机构型式机械式，驱动桥型式变速驱动桥和转向驱动桥，制动器型式前桥鼓刹，轴距2400mm，导向轮轮距1690mm，驱动轮轮距1710mm，导向轮轮胎规格6.50-16，驱动轮轮胎规格6.50-16。","GZNJ/TJ 2019-228","37700元","37700.00","2023-12-31","149000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[536,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.820m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号：4YZP-3F；工作行数3行割台，工作幅宽1.820m，结构型式自走式（轮式摘穗剥皮秸秆还田型）\n配套动力：生产企业扬动股份有限公司，规格型号YD4JZ55C1，发动机结构型式涡轮增压，额定功率40.4KW，转速2400r/min, 排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n基本参数：外形尺寸（长×宽×高）5310×1910×2500mm，行距600mm，最大通过高度2220mm，最小离地间隙180mm，作业速度2.0~5.0km/h，作业小时生产率1.0~2.5hm2/h，单位面积油消耗量≤30kg/hm2，果穗升运器右置，果穗升运器结构型式链耙式，摘穗机构型式板式，摘穗辊/板数量6个，剥皮结构型式螺旋橡胶辊式，剥皮辊数量12根，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇数量1个，风扇型式离心式，风扇直径φ560mm，卸粮方式液压式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀切碎式，前置秸秆粉碎还田机构，驾驶室普通式，变速机构型式机械式，驱动桥型式变速驱动桥和转向驱动桥，制动器型式前桥鼓刹，轴距2400mm，导向轮轮距1690mm，驱动轮轮距1710mm，导向轮轮胎规格6.50-16，驱动轮轮胎规格6.50-16。","GZNJ/TJ 2019-228","37700元","37700.00","2023-12-31","150000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[537,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4H1","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：6950×2450×3500；整机质量：7350kg；工作行数：4行，行距mm：550，工作幅宽mm：2450；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；割刀型式：甩刀式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24","T202132320279","53500元","53500.00","2026-10-07","195000.00","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[538,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4M","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：6950×2450×3500；整机质量：8000kg；工作行数：4行，行距mm：550，工作幅宽mm：2450；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；割刀型式：甩刀式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24","T202134340203","53500元","53500.00","2026-08-17","218000.00","161.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[539,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗 、剥皮、秸秆还田，整机外形尺寸(长 ×宽×高）：6510mm×2620mm×3160mm，工作行数：4行，工作幅宽：2540mm，摘穗机构型式 ：摘穗板拉茎辊组合式，卸粮方式：液压侧翻。","T202013130383","53500元","53500.00","2025-12-29","238000.00","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[540,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北征途农业机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数4行；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n整机外形尺寸(长×宽×高)5850×2700×2850；整机质量：5000KG；\n行距620mm，工作幅宽2520mm；最小离地间隙：300mm；\n果穗升运器布置位置：左置；割台型式：卧式；\n摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机构型式：全胶辊；\n剥皮辊数量：16个；风扇数量：3个；\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；\n卸粮方式：液压卸粮；秸秆粉碎还田机构工作幅宽： 2030mm；\n变速机构形式：静液压无级变速+机械档；\n驱动型式：前：机械＋液压驱动；制动器型式（前/后）：湿摩擦片式（前）；\n履带节距：90mm；履带节数：52节；履带宽度：350mm；履带轨距：1800mm；\n驾驶室型式： 简易式；","T202100130759","53500元","53500.00","2026-08-31","240000.00","110.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[541,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","自走式玉米联合收获机","4YZ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）： 2340 ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机：玉柴YC6J220-T303、一拖LR6M3LR23/1620（国Ⅲ排放标准）；配套发动机额定功率：162KW；额定转速：2300r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6930×2560×3340；；整机质量（kg）： 7560；行距（mm）：560 最小离地间隙（mm）：300；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；变速机构型式：机械式+液压无极变速；轴距（mm）：2950；轮距（驱动轮/导向轮）（mm）：1900/1600 ；轮胎规格（驱动轮/导向轮）： 15.5/80-24/10/75-15.3 。","T202132320274","53500元","53500.00","2026-10-07","205000.00","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[542,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","自走式玉米联合收获机","4YZ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.64m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2640；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机：玉柴YCA05190-T301（国Ⅲ排放标准）；配套发动机额定功率：140KW；额定转速：2300r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：7800×2800×3480；整机质量（kg）：7500 ；行距（mm）：620；最小离地间隙（mm）：300；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；变速机构型式：机械式+液压无极变速；轴距（mm）：3155.5；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1920/1900；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10/75-15.3 /15-24 。","T202132320273","53500元","53500.00","2026-10-07","200000.00","140","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[543,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.58m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6660×2855×2760；结构质量（kg）：5400；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2580；适应行距范围mm：620；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：8；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：前：机械+液压驱动；后：机械驱动；轴距mm：2550；轮距mm：导向轮：1870；驱动轮：1940；轮胎规格 ：导向轮：9.5-16/驱动轮：11.2-20；","T202100120733","53500元","53500.00","2026-08-31","170000.00","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[544,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4J","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6106×2676×2760；结构质量（kg）：4685；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2480；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20；","T202012120053","53500元","53500.00","2025-07-27","170000.00","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[545,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4W","收获行数:4行;工作幅宽:2.26m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6106×2443×2760；结构质量（kg）：4650；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2260；适应行距范围mm：520；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20；","T202012120054","53500元","53500.00","2025-07-27","170000.00","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[546,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金富尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","发动机型号：4D3-130U32；功率：95.6kW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三","T202000371239","53500元","53500.00","2025-12-30","188000.00","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[547,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A(TR9988-4570)","收获行数:4行;工作幅宽:2.235m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数（行）：4；行距（mm）：570；工作幅宽（mm）：2235。","T201900130121","53500元","53500.00","2024-11-28","216000.00","113","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[548,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4J","收获行数:4行;工作幅宽:2.245m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）、轮式+摘穗 +剥皮+秸秆还田；收获行数：4行；工作幅宽：2245mm","T202000210359","53500元","53500.00","2025-09-29","213700.00","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[549,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","自走式玉米收获机","4YZB-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.59m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：7100 x2670 x3530； 配套动力：161.7kW（选配动力：161.5KW、176KW）；工作行数（通道数）：4行；行距：0.57 m；工作幅宽：2.59m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.075m、中：2.25m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202000120794","53500元","53500.00","2025-12-30","219200.00","161.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[550,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","自走式玉米收获机","4YZB-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2670 x3500； 配套动力：161.7kW（选配动力：161.5KW、176KW）；工作行数（通道数）：4行；行距：0.58 m、0.5 m、0.58 m；工作幅宽：2.38m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.075m、中：2.25m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202000120788","53500元","53500.00","2025-12-30","201000.00","161.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[551,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","自走式玉米收获机","4YZB-4M","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2670 x3600； 配套动力：161.7kW（选配动力：161.5KW、176KW）；工作行数（通道数）：4行；行距：0.58 m、0.5 m、0.58 m；工作幅宽：2.38m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.075m、中：2.25m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202000120789","53500元","53500.00","2025-12-30","215000.00","161.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[552,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米联合收获机","4YZ-4CM2","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；工作行数：4行；工作幅宽（mm）：2320；","T202000120781","53500元","53500.00","2025-12-30","209000.00","118","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[553,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5B1","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：7900×2800×3500；整机质量：7800kg；工作行数：5行，行距mm：480，工作幅宽mm：2800；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24","T202132320278","53500元","53500.00","2026-10-07","230000.00","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[554,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5C","收获行数:5行;工作幅宽:3.1m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：7900×3100×3500；整机质量：8000kg；工作行数：5行，行距mm：620，工作幅宽mm：3100；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2960；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24","T202132320277","53500元","53500.00","2026-10-07","230000.00","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[555,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5D","收获行数:5行;工作幅宽:3.1m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：8300×3100×3500；整机质量：8700kg；工作行数：5行，行距mm：620，工作幅宽mm：3100；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2960；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮12-18，驱动轮15-24","T202132320276","53500元","53500.00","2026-10-07","250000.00","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[556,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-5","收获行数:5行;工作幅宽:3m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","工作行数:5;工作幅宽:3000mm;形式:自走式;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):8600×3470×3800;最小离地间隙(mm):360;脱粒滚筒数量:1;脱粒滚筒型式:钉齿式纵轴流;风扇型式:贯流式;凹版筛型式:栅格式;清选筛型式:鱼鳞筛;集粮箱容积(L):3500;轴距(mm):2880;制动器型式:碟刹","鄂2017237","44400元","44400.00","2021-12-31","270000.00","118","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[557,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-6","收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","割台工作行数:6;幅宽:3900mm;形式:自走式;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):9900×4230×4000;最小离地间隙(mm):390;脱粒滚筒数量:1;脱粒滚筒型式:钉齿式纵轴流;风扇型式:贯流式;凹版筛型式:栅格式;清选筛型式:鱼鳞式;集粮箱容积(L):5500;驱动桥驱动方式:静液压驱动:轴距(mm):3150","鄂2017238","44400元","44400.00","2021-12-31","390000.00","154","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[558,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍坊速博世达农业装备有限公司","履带自走式玉米籽粒联合收获机","4YLL-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.2m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式:履带式、自走式、籽粒直收型;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:8670×3280×3890;结构质量(kg):10500;工作行数:5行;行距mm:600~650;工作幅宽:3200mm;果穗升运器布置位置:中置;摘穗机构型式:摘穗辊式;割刀型式:刀条式;脱粒滚筒型式:纵轴流;清选筛型式:鱼鳞筛;凹板筛型式:栅格式.驱动方式:机械Ⅳ档变速;制动器型式:(前)无/(后)液压驱动;驱动桥型式:(前)无/(后)机械制动;履带节距(mm):100;履带节数(节):90;履带宽度(mm):600;履带轨距(mm):2600.配套发动机额定功率:129kW;发动机型号:YC4A175-T301;发动机额定转速:2300r/min;发动机生产厂家:广西玉柴机器股份有限公司;发动机排放标准:达到(GB20891-2014)第三阶段的标准要求.","鄂2019355","44400元","44400.00","2024-09-27","350000.00","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[559,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","星光农机（河南）有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走脱粒式，工作幅宽：2900mm,工作行数：5行，外形尺寸：7800×3050×3570mm ，最小离地间隙：340mm，作业速度：2~8Km/h，作业小时生产率：0.5~0.95h㎡/h，单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡，摘穗辊型式：对刀，输送槽型式：链条耙齿式，割台型式：卧式，籽粒滚筒型式：纵轴流锥形复合钉齿式，风扇型式：离心/扇板式，凹板筛型式：栅格式，清选筛型式：鱼鳞/冲孔式，集粮箱容积：2500L，驱动方式：静液压驱动+前轮驱动，变速方式：机械换挡+液压无极变速","鄂2019050","44400元","44400.00","2023-12-31","215000.00","118","购机补贴（非通用类）","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[560,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YL-8","收获行数:8行;工作幅宽:5.4m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","割台工作行数:8;幅宽:5400mm;形式:自走式;最小离地间隙(mm):480;脱粒滚筒数量:2;脱粒滚筒型式:锥形复合钉齿式;风扇型式:贯流式;凹板筛型式:栅格式;轴距(mm):3125;制动器型式:钳式;集粮箱容积(L):5000;变速方式:机械Ⅳ速","鄂2017049","44400元","44400.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[561,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","2行穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZQ-2D1","收获行数:2行;工作幅宽:1.04m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）：5300mm×1670mm×3500mm，工作行数：2行，工作幅宽：1040mm，割台型式：卧式，卸粮方式：液压侧翻。","部20181110","21300元","21300.00","2022-12-31","128000.00","95.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[562,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6720 x2500 x3600； 配套动力：129kW （选配动力：140kW ）； 工作行数（通道数）：3行 ；行距：0.575m； 工作幅宽：1.8m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1.7m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1.57m；轴距：2.89m；导向轮轮距：1.305m；驱动轮轮距：1.5m。","T201913130313","37700元","37700.00","2024-12-30","197000.00","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[563,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南牧农机械制造有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田+秸秆回收；\n配套发动机型号规格：SC7H260G3；\n配套发动机生产企业：上海柴油机股份有限公司；\n配套发动机结构型式：直列、六缸、水冷、四冲程、高压共轨；\n配套发动机额定功率kW\t：91.5；\n配套发动机额定转速r/min：2200；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：8150×2750×4550；\n工作行数（通道数）行：4；\n行距\tmm：600；\n工作幅宽\tmm：2600；\n最小离地间隙\tmm：250；\n果穗升运器布置位置：右置；\n果穗升运器结构型式：链板式；\n摘穗机构型式：摘穗辊式；\n摘穗辊/板数量\t个：8；\n剥皮机构型式\t：螺旋对辊式；\n剥皮辊数量个：16；\n割台型式\t：卧式；\n割刀型式：往复式；\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；\n秸秆粉碎还田机构位置：后置；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽\tmm：2250；\n秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；\n秸秆切碎回收机构位置：中前置；\n秸秆切碎回收机构工作幅宽\tmm：600；\n驾驶室型式：普通式；\n变速机构型式：机械式；\n驱动型式（前/后）：液压驱动；\n驱动方式：两驱；\n制动器型式（前/后）：前：盘式、后：无；\n轴距\tmm：3120；\n导向轮轮距mm：1650；\n驱动轮轮距mm：1885；\n导向轮轮胎规格：10-15；\n驱动轮轮胎规格：15~24","鄂2020301","56200元","56200.00","2025-11-01","190000.00","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[564,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZSJ-4B自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；工作行数：4行；整机外形尺寸（长宽高mm）8100*2740*3750；发动机功率：162kW；额定转速：2200r/min；行距：625mm；工作幅宽：2600mm；最最小离地间隙：300mm；作业速度：2-4km/h；果穗升运器布置位置：右置; 果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：胶辊；割台型式：卧式；风扇型式：离心式；秸秆切碎回收机构型式：多刀片滚筒式；秸秆切碎回收机构工作幅宽：565mm；变速机构型式：无极变速+机械式；驱动方式（前/后）前：机械+液压驱动；秸秆粉碎还田机机构型式：甩刀式；","T202113130587","56200元","56200.00","2026-10-21","187500.00","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[565,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","唐河县大华机械设备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.63m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7400×3080×3520mm；工作行数（通道数）：4行；行距：630mm；工作幅宽：2630mm；最大通过高度：4320；最小离地间隙：280mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链耙刮板式；摘穗机构型式：螺旋摘穗辊式；剥皮机构型式：胶铁辊混合式；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆切碎回收机构型式：横卧滚刀式；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽：590mm；变速机构型式：机械式（3+1）+液压无极调速轮；驱动桥型式（前/后）：机械式（前）/无（后）；制动器型式（前/后）：钳盘式（前）/无（后）；轴距：3060mm；导向轮轮距：1640mm；驱动轮轮距：1850mm。","鄂2019367","56200元","56200.00","2024-09-27","260000.00","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[566,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6850x2800 x3700 配套动力：147kW（选配动力：161.5kW、161.7kW） 工作行数（通道数）：4行； 行距： 0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.33m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.27m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.1m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T201913130314","56200元","56200.00","2024-12-30","258000.00","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[567,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6900x2800 x3810； 配套动力：147kW（选配动力：161.5kW、161.7kW） 工作行数（通道数）：4行； 行距： 0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.33m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.27m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.1m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T201913130315","56200元","56200.00","2024-12-30","273000.00","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[568,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6960x2800 x3720； 配套动力：191kW（选配动力：176KW、199KW、206KW）；工作行数：4行； 行距： 0.625m；工作幅宽：2.52m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.25m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.37m；轴距：3.18m；导向轮轮距：1.85m；驱动轮轮距：1.96m。","T202013130256","56200元","56200.00","2025-12-29","262900.00","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[569,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6960x2800 x3720；配套动力：221kW（选配动力：206KW、220KW）；工作行数：4行； 行距： 0.625m；工作幅宽：2.52m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.25m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.37m；轴距：3.18m；导向轮轮距：1.85m；驱动轮轮距：1.96m。","T202013130255","56200元","56200.00","2025-12-29","276900.00","221","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[570,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6850x2800 x3700；配套动力：191kW（选配动力：176KW、199KW、206KW）；工作行数（通道数）：4行； 行距： 0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.33m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.27m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.1m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202013130254","56200元","56200.00","2025-12-29","262900.00","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[571,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","现：河北英虎农业机械股份有限公司（原：河北英虎农业机械制造有限公司）","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6900x2800 x3810；配套动力：191kW（选配动力：176KW、199KW、206KW）；工作行数（通道数）：4行； 行距： 0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.33m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.27m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.1m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202013130253","56200元","56200.00","2025-12-29","276900.00","191","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[572,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市通宇车辆有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.64m;型式:自走式:是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7900×2770×3770；结构质量（kg）：7000；工作行数：4行；适应行距范围cm：625；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：对辊式；剥皮机型式：胶辊+铁辊；剥皮辊数量（个）：16个；割刀型式 ：往复式；脱粒滚筒型式：无；清选筛型式：无；凹板筛型式：无；秸秆切碎回收机构型式：滚刀式；工作幅宽：2640；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；驱动方式：前驱；制动器型式：前盘式/后鼓式；驱动桥型式：前机械式 ；轮胎规格 ：导向轮轮胎规格10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格15-24","GZNJ/TJ 2019-215","56200元","56000.00","2023-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[573,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽迎丰科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.94m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称:9YFQ-1.9型方草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1940mm;捡拾器结构型式:弹齿式;喂入器结构型式:拨叉喂入结构;打结器型式:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360;捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围:58.8kw～117.6kW","T202100340804","16300元","16300.00","2026-08-31","70500.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[574,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南沃正实业有限公司","方草捆打捆机","9YFQT-2.0","捡拾宽度:2.0m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号名称：9YFQT-2.0型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450×360mm；配套动力范转：51.5～73.5kW；捆扎方式：自动绳打捆。","T202100130745","16300元","16300.00","2026-08-31","93000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[575,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","洛阳世英机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.92","捡拾宽度:1.92m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度1920mm，弹齿式结构形式，打结器2个。","豫2017042","16300元","16300.00","2021-12-31","95000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[576,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","洛阳世英机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.42","捡拾宽度:2.42m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度2420mm，弹齿式结构形式，打结器2个。","豫2017043","16300元","16300.00","2021-12-31","102000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[577,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东科明斯机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.928m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.157m²","方捆；捡拾宽度：1928mm；打结器数量：2个；压捆室截面积：0.157㎡；压捆室截面尺寸(宽×高)：442mmx356mm；结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2600mmx1750mm ；整机质量：1500kg ；配套动力：≥26kW ；打捆活塞速度100行程/min ；打结器类型：D型；捡拾器结构型式:弹齿式。","部20190679","16300元","16300.00","2023-12-31","86000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[578,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东科明斯机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.157m²","方捆；捡拾器宽度：2200mm；打结器数量:2个；压缩室截面积（宽×高）：0.157m²；压缩室截面尺寸（宽×高）：442mm×356mm；结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2900mmx1750mm ；整机质量：1600kg； 配套动力：≥37kW ；打捆活塞速度：100行程/min； 打结器类型：D型；捡拾器结构型式:弹齿式。","部20190678","16300元","16300.00","2023-12-31","90000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[579,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.244m²","捡拾器宽度：1900mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:660×370；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5110×2300×1730；配套动力:≥88.3～132.5kw。","T202142420092","16300元","16300.00","2026-02-07","80000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[580,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","襄阳祥盛农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.154m²","型号名称：9YFQ-1.9型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1960mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm","鄂2019232","16300元","16300.00","2024-07-17","54300.00","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[581,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽迎丰科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称:9YFQ-2.2型方草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式:弹齿式;喂入器结构型式:拨叉喂入结构;打结器型式:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360;捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围:58.8kw～117.6kW","T202100340803","16300元","16300.00","2026-08-31","72000.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[582,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河南沃正实业有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1739m²","型号名称：9YFQC-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：470×370mm；配套动力范转：69.9～88.2kW；捆扎方式：自动绳打捆。","T202100130757","16300元","16300.00","2026-08-31","121000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[583,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河南沃正实业有限公司","方草捆打捆机","9YFQT-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1739m²","型号名称：9YFQT-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：470×370mm；配套动力范转：51.5～80.9kW；捆扎方式：自动绳打捆。","T202100130756","16300元","16300.00","2026-08-31","102000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[584,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","大方捆捡拾切碎压捆机","9FK-1270XC","捡拾宽度:2.35m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.84m²","型号规格：9FK-1270XC 结构型式：弹齿式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：7930mm*2995mm*3075mm 配套动力：117KW 捡拾宽度：2350mm 打捆活塞速度：45行程/min 打结器类型：D型 打结器数量：6个 压缩室界面尺寸（宽*高）：1200mm*700 喂入口宽度：800mm","T202023230115","16300元","16300.00","2025-10-11","1640000.00","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[585,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","大方捆捡拾切碎压捆机","9YF-1290XC","捡拾宽度:2.35m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.08m²","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2350mm 捡拾器结构型式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 打结器型式：D型 打结器数量：6个 压缩室截面尺寸（宽x高）：1200mm*900mm 配套动力：162kw","T201923230174","16300元","16300.00","2024-10-24","1980000.00","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[586,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200B","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称；9YFQ-2200B型方草捆打捆机、挂接方式；牵引式、捡拾宽度；2240（mm）、捡拾器结构型式；拨叉喂入机构、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截面尺寸（宽×高）；450mm×370mm、配套动力范围；≥29.4（kW）、捆扎方式；自动绳打捆。","T202100340802","16300元","16300.00","2026-08-31","75000.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[587,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","秸秆粉碎压捆机","9YFQ-2200E","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称；9YFQ-2200E型秸秆粉碎压捆机、挂接方式；牵引式、捡拾宽度；2250（mm）、捡拾器结构型式；锤爪式、喂入器结构型式；拨叉喂入机构、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截面尺寸（宽×高）；450mm×370mm、配套动力范围；≥80（KW）、捆扎方式；自动绳打捆","T202100340801","16300元","16300.00","2026-08-31","158000.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[588,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江万巍农业机械制造有限责任公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称/9YFQ-2.3A方草捆打捆机    挂接方式/牵引式    捡拾宽度mm2300    喂入口宽度mm/    捡拾器结构型式/弹齿式     喂入器结构型式/拨叉喂入机构    打结器型式/D型    打结器数量个2    压缩室截面尺寸（宽×高）mm460×360    配套动力范围kW35～60    配套发动机（电动机）额定功率kW/    配套发动机（电动机）额定转速r/min/   捆扎方式/自动绳打捆","T202023230128","16300元","16300.00","2025-10-11","118000.00","36","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[589,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","方捆捡拾打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度（mm）：2240，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）\n：460mm×360mm，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4150mm×2850mm×1800mm，配套动力固定式（kW）：配套动力非固定式（kW）：≥36.7","部20190448","16300元","16300.00","2023-12-31","0.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[590,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2H","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1752m²","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：锤爪式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器型式：D型；6.打结器数量：2个；7.压缩室截面尺寸（宽×高）mm：480×365；8.捆扎方式：自动绳打捆；9.配套动力范围：73.5-132.5kW","T202112120022","16300元","16300.00","2026-08-19","140000.00","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[591,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2J","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17205m²","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器型式：D型；6.打结器数量：2个；7.压缩室截面尺寸（宽×高）mm：465×370；8.捆扎方式：自动绳打捆；9.配套动力范围：73.5-132.5kW","T202112120021","16300元","16300.00","2026-08-19","140000.00","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[592,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊骏森农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YF-2200型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度： 2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2 个；\n压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥36.8kW；压缩室截面积(宽×高)：0.1656㎡","T202100371015","16300元","16300.00","2026-11-02","70000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[593,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YF-2200型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；\n压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥36.8kW；压缩室截面积（宽×高）：0.1656㎡","T202100371013","16300元","16300.00","2026-11-02","70000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[594,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YF-2200S型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个 ；压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥73.5 kW；压缩室截面积（宽×高）：0.1656㎡","T202100371014","16300元","16300.00","2026-11-02","80000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[595,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17112m²","方捆；压缩室截面积（宽×高）=0.17112㎡；打结器数量；2个；捡拾宽度2200mm； \n型号：9YF-2200；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×372；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4880×2480×1730mm；配套动力范围（kW）：≥36.8kW；","GZNJ/TJ 2019-107","16300元","16300.00","2023-12-31","90000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[596,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200C","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17112m²","方捆；压缩室截面积（宽×高）=0.17112㎡；打结器数量；2个；捡拾宽度2200mm； \n型号：9YF-2200C型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器机构型式：拨叉喂入机构；打结器类型：D型；捆扎方式：自动绳打捆；压缩式截面尺寸（宽×高）：460×372mm；配套动力：≥88.2kW。","T202000340496","16300元","16300.00","2025-09-29","110000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[597,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17112m²","方捆；压缩室截面积（宽×高）=0.17112㎡；打结器数量；2个；捡拾宽度2200mm；型号：9YF-2200S；捡拾器结构型式：前锤爪后甩刀；打结器类型：D型；压缩式截面尺寸（宽×高）：460×372mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作外形尺寸：6330×2720×1740mm；配套动力：≥88.2kW。","GZNJ/TJ 2019-106","16300元","16300.00","2023-12-31","100000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[598,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","牵引式方草捆打捆机","9YF-120(Q5300)","捡拾宽度:2.35m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.08m²","捡拾宽度：2350mm；喂入口宽度：1200 mm ；捡拾器结构型式： 弹齿式 ；喂入器结构型式： 拨叉喂入机构 ；打结器型式： C型 ；打结器数量： 6 个；压缩室截面尺寸（宽×高）：1200×900mm；配套动力范围： ≥132  kW ；捆扎方式： 自动绳打捆","T20190606148","29200元","29200.00","2025-09-08","1300000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[599,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东省曲阜市保丰机械有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","捡拾宽度:/m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.7m","配套动力：三相电动机5.5kw\n生产效率：75-85捆/h\n喂入尺寸：520mm\n外形尺寸（长宽高）：3300*1420*1400mm\n机器重量：510kg\n滚筒数量：30个\n滚筒转速：436r/min","部20190351","5600元","5600.00","2023-12-31","23800.00","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[600,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-1250型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1250mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：800mm；压工作部件数量：滚筒16个；卷压滚筒直径：152mm； \n捆扎方式：缠绳 ；配套动力范围：40.4～60kW","T202100371024","12000元","12000.00","2026-11-02","41000.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[601,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","成都致靖维农农业机械有限公司","捡拾圆捆机","9YYQ-1400","捡拾宽度:1.975m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：1975 mm；配套动力范围：≥81kw；工作状态外形尺寸：4835×2570×2330 mm；结构质量：3980 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：1400 mm；压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：18（滚筒）；卷压滚筒直径：220mm。","T202151510066","16300元","16300.00","2026-09-29","208000.00","","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[602,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8A","捡拾宽度:1.725m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号 : 9YG-1.8A ; 捡拾器宽度: 1725 mm; 捡拾器结构型式:弹齿式;  卷压滚筒数量 :34（辊杠） 个; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 3800mm×2370mm×1950mm;  配套动力非固定式 kW ≥30；压缩室宽度: 1200mm；压缩室直径: 1200mm；","部20190673","16300元","16300.00","2023-12-31","230000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[603,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.8B","捡拾宽度:1.725m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号： 9YG-1.8B;  捡拾器宽度：1725 mm;  捡拾器结构型式：弹齿式; 卷压滚筒数量： 6个(滚筒)、22个（辊杠）; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600mm×2300mm×2120mm;  \n配套动力非固定式 kW ≥53；压缩室宽度: 1200mm；压缩室直径: 1250mm；","部20190672","16300元","16300.00","2023-12-31","280000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[604,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.9","捡拾宽度:1.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号： 9YG-1.9; 捡拾器宽度 ：1900 mm;  捡拾器结构型式：弹齿式; 卷压滚筒数量 ：18 个; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4340mm×2450mm×2300mm;  配套动力非固定式 kW ≥67; 压缩室宽度: 1200mm；压缩室直径: 1250mm；","部20180253","16300元","16300.00","2022-12-31","328000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[605,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9Y-185","捡拾宽度:1.85m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.23m","圆捆；压缩室直径1.23m；压缩室宽度1.23m；捡拾宽度1.85m","黑垦鉴2019016","16300元","16300.00","2023-12-31","298000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[606,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9Y-210","捡拾宽度:2.1m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","圆捆；压缩室直径1.25m；压缩室宽度1.23m；捡拾宽度2.1m","黑2017010","16300元","16300.00","2021-12-31","384000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[607,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","圆捆捡拾切碎压捆机","9YK-125XC","捡拾宽度:2.02m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2020mm 捡拾器结构型式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式加辊杠式 压缩室宽度：1200mm 压缩室直径：1250mm 卷压工作部件数量：3个 卷压滚筒直径：202mm，210mm，337mm 捆扎方式：缠网 配套动力：88.2kw","T202123230021","16300元","16300.00","2026-03-29","490000.00","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[608,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","圆捆捡拾切碎压捆机","9YK-155XC","捡拾宽度:2.02m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25-1.5m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2020mm 捡拾器结构型式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式加辊杆式 压缩室宽度：1200mm 压缩室直径：1250-1500mm 卷压工作部件数量：3个 卷压滚筒直径：202mm，210mm，337mm 捆扎方式：缠网 配套动力：88.2kw","T202123230013","16300元","16300.00","2026-03-29","570000.00","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[609,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1900","捡拾宽度:1.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号名称: 9YG-1900型圆草捆打捆机; 挂接方式: 牵引式;  捡拾宽度: 1900 mm ;\n捡拾器结构型式: 弹齿式 ;  喂入器结构型式: 螺旋连续喂入机构 ; 压缩室成捆机构型式:滚筒式 ;  压缩室宽度: 1200mm;  压缩室直径: Ф1250 mm ; 卷压工作部件数量: 18个； 卷压滚筒直径：Ф228 mm ；  捆扎方式：缠网 ； 配套动力范围 kW ≥67","T202000150131","16300元","16300.00","2025-07-05","258000.00","0","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[610,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德邦大为（芜湖）农机有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1835m;圆捆:是 ;压缩室直径:12.5m;压缩室宽度:12.5m","捡拾宽度1835m,捡拾结构弹出式，卷压滚筒数18个。","2018TJ430","23700元","23700.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[611,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9YG-220","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","圆捆；压缩室直径1.25m；压缩室宽度1.23m；捡拾宽度2.2m","T20200606163","23700元","23700.00","2026-06-15","195000.00","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[612,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度（mm）：2200；压缩室宽度：1300mm；压缩室直径：1250mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：18；工作外形尺寸（mm）:4400×3000×2210;配套动力（kw）：≥80","部20180704","23700元","23700.00","2022-12-31","168000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[613,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-235","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2250mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长×宽×高):3600mm×2650mm×2000mm，配套动力：非固定式≥73.5kw,成型草捆尺寸:1250mm×1250mm，压缩室直径：1200mm，压缩室宽度：1250mm（压缩室参数详情见推广鉴定产品信息变更确认报告，原件上传至配置参数证明文件处）","部20190686","23700元","23700.00","2023-12-31","0.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[614,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","圆捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","捡拾器宽度2200mm；捡拾器结构形式：弹齿式； 卷压辊筒转速r/min:118/157；卷压辊筒数量：18个；工作状态外形尺寸：4420mm×3000mm×2290mm；配套动力：≥66kW；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：1200mm；","吉农机鉴2019-001","23700元","23700.00","2023-12-31","0.00","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[615,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4D","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.26m；   压缩室直径：1.2m ；压缩室宽度：1.4m；","T202000340510","23700元","23700.00","2025-09-29","198000.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[616,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","切割揉碎圆草捆打捆机","9YGR-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度:2220mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n卷压滚筒数量:18个\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4727mm×2769mm×2353mm\n配套动力非固定式:≥75kw","部20190424","23700元","23700.00","2023-12-31","198000.00","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[617,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","滑县宏峰机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG-0.5","功率:4kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.52m;压缩室宽度:/m","配套动力：4kW ;型号:9QYG-0.5 ; 外形尺寸(长×宽×高）mm2400×1340×1310; 喂入口宽度：520mm，生产效率30-50捆/h; 草捆尺寸（直径×高﹚mm550×520","新2017072","5600元","5600.00","2021-12-31","19000.00","4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[618,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市国宇农牧机械装备有限公司","青贮圆捆机","MK5050-G","功率:4kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","配套动力：4KW 挂接方式：固定式；喂入口宽度：520mm；喂入器结构形式：弹齿式；压缩室成捆机构形式：滚筒式；压缩室宽度：520mm；压缩室直径：550mm；卷压滚筒数量：30个 ；卷压滚筒直径：59mm；配套发动机额定转速：960r/min；成捆尺寸：550mm×520mm","T201900150479","5600元","5500.00","2024-12-30","20000.00","4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[619,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津隆康农业机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机, 挂接方式 / 固定式 ,膜架数量 个 1, 喂入口宽度 mm 520 ,卷压滚筒（辊杠）数量 个 30, 配套动力型式 / 电动机 ,配套动力范围 kW 5.5+0.55, 适用草捆直径范围 mm 550 ,适用草捆长度范围 mm 520.","T202037370071","5600元","5600.00","2025-07-06","22600.00","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[620,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津县源茂机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-55","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-55型圆草捆打捆包膜一体机, 挂接方式 / 固定式 ,膜架数量 个 1, 喂入口宽度 mm 520, 卷压滚筒（辊杠）数量 个 30 ,配套动力型式 / 电动机 ,配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜）, 适用草捆直径范围 mm 550, 适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370462","5600元","5600.00","2026-11-01","22600.00","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[621,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-55","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆；配套动力范围：5.5（打捆）+0.55（包膜）kW\n挂接方式：固定式；\n膜架数量：1个；\n喂入口宽度：520mm；\n卷压滚筒（辊杠）数量：30个；\n配套动力型式：电动机；\n适用草捆直径范围：550mm \n适用草捆长度范围：520mm","T202137370357","5600元","5600.00","2026-08-31","22000.00","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[622,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东开创机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-55","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆；配套动力范围：5.5（打捆）+0.55（包膜）kW\n挂接方式：固定式；\n膜架数量：1个；\n喂入口宽度：520mm；\n卷压滚筒（辊杠）数量：30个；\n配套动力型式：电动机；\n适用草捆直径范围：550mm \n适用草捆长度范围：520mm","T202137370355","5600元","5600.00","2026-08-31","22000.00","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[623,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东开创机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-72","功率:12.87kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.72m;压缩室宽度:0.7m","圆捆；配套动力范围：11（打捆）+0.75（草捆输送装置）+0.75\n（膜架）+0.37（包膜托架）kW；\n挂接方式：固定式；\n膜架回转半径：890mm；\n膜架数量：2个；\n喂入口宽度：700mm；\n卷压滚筒（辊杠）数量：30个；\n配套动力型式：电动机；\n适用草捆直径范围：720mm \n适用草捆长度范围：700mm","T202137370356","5600元","5600.00","2026-08-31","38000.00","12.87","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[624,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东陵盛机械制造有限公司","青贮圆捆机","DK5252","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式：固定式；喂入口宽度：520mm；喂入器结构形式：输送带喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：520mm；压缩室直径：550mm；卷压工作部件数量：30个；卷压辊筒直径：59mm；配套发动机（电动机）额定功率：5.5kW；配套发动机（电动机）额定转速：960r/min","T202100010705","5600元","5000.00","2026-08-31","20000.00","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[625,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-55","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-55型圆草捆打捆包膜一体机；\n挂接方式：固定式；\n膜架数量：1个；\n喂入口宽度：520mm；\n卷压滚筒（辊杠）数量：30个；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力范围：5.5kW（打捆）+0.55kW（包膜）；\n适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm。","T202137370460","5600元","5600.00","2026-11-01","20000.00","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[626,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-70","功率:12.67kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","型号名称：9YDB-70型圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架回转半径：940mm；膜架数量：2个；\n喂入口宽度：690mm；卷压滚筒（辊杠）数量：29个；配套动力型式：电动机；\n配套动力范围：11kW（打捆）+0.75kW（膜架）+0.37kW（包膜）+0.55kW（上料输送带）；\n适用草捆直径范围：700mm；适用草捆长度范围：690mm。","T202137370459","5600元","5600.00","2026-11-01","38000.00","12.67","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[627,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-55","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YY-55型圆草捆打捆机；挂接方式：固定式；喂入口宽度：520mm；喂入器结构型式：输送带；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:520mm;压缩室直径：550mm；卷压工作部件数量：滚筒 30个；卷压滚筒直径：60mm；捆扎方式：缠绳；配套发动机（电动机）额定功率：5.5kW；配套发动机（电动机）额定转速：960r/min。","T202100371020","5600元","5600.00","2026-11-02","19000.00","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[628,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","蚌埠宗天环保机械有限公司","秸秆打捆机","9GF-55-1450","功率:55kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.305m²","型号名称：9GF-55-1450型秸秆打捆机；挂接方式：固定式；喂入口宽度：1890mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：1450×900；配套发动机（电动机）额定功率：55kw；配套发动机（电动机）额定转速：1480r/min。","T202100340087","5400元","5400.00","2026-04-01","178000.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[629,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","湖南鑫田农业机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.544m²","型号名称：9YF-15型秸秆压捆机；挂接方式：固定式；形式：方捆；喂入口宽度：800mm;压缩室截面尺寸（宽×高）:800×680mm;配套发动机（电动机）额定功率:15KW;配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min；","T202043430165","5400元","5400.00","2025-08-06","18800.00","15","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[630,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","青饲料收获机","4QS-1400","割幅:1.4m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式；割台有效收获宽度，mm:1400;割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度，mm:3400","新2018260","7100元","7100.00","2022-12-31","70000.00","0","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[631,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","青饲料收获机","4QS-2400","割幅:2.4m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式；割台有效收获宽度，mm:2400;割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4600","新2019112","18700元","18700.00","2024-04-10","80000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[632,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","青饲料收获机","4QS-2700","割幅:2.65m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4580","新2019113","18700元","18700.00","2024-04-10","90000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[633,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","滑县宏峰机械有限公司","青（黄）饲料收获机","4HZ-2.3","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台的有效收获宽度：2300mm；籽粒破碎机械型式：揉搓；型号名称：4HZ-2.3 ；工作状态外形尺寸：(长×宽×高)mm2930×2455×5200 ；最小离地间隙：500mm ；秸秆切碎机构型式：圆盘式 ；抛送筒高度：5200mm；","新2019004","18700元","18700.00","2023-12-31","65000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[634,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","石家庄万通机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2400","割幅:2.4m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式；\n挂接方式：后悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5860×2450×5400mm\n结构质量：1600kg\n配套动力范围：≥81kW\n割台的有效收获宽度：2270mm\n割台切割器型式：圆盘式\n秸秆切碎机构型式：圆盘式\n秸秆切碎机构转子直径：905mm\n秸秆切碎机构主轴额定转速：1200 r/min.\n抛送筒高度：5400mm\n抛送筒回转角度：270°\n作业速度范围：3~6km/h","冀2018T—245（续）","18700元","18700.00","2022-12-31","180000.00","81","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[635,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2200","割幅:2.35m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高），mm:6600×2340×4730;配套动力：154KW;割台的有效收获宽度，mm:2200;作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量，个：4；驾驶室型式：普通；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距，mm:1680;导向轮轮胎规格：10.0-75-15.3；驱动轮轮距，mm:1680;驱动轮轮胎规格：13.6-24；轴距，mm：2600；","新2019285","31900元","31900.00","2024-12-24","300000.00","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[636,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2400","割幅:2.35m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:154kW","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙，mm:300;发动机额定功率:154kw;额定转速：2200r/min;导向轮轮距：1650mm;驱动轮轮距：1730mm;导向轮轮胎规格：10.0-75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24；轴距：2650mm;秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度：4450mm","新2019115","31900元","31900.00","2024-04-10","310000.00","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[637,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","甘肃武威兴旺农机制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-8","割幅:2.225m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:118kW","形式:自走式,外形尺寸(长x宽x高):6600x2540x4650mm,配套发动机（自走式）额定功率:118kW,配套发动机（自走式）额定转速：2300r/min,割幅:2225mm,作业速度:1.84~4.06km/h,设计切段长度：25mm.割台切割器型式：圆盘式割刀，驱动方式（自走式）机械驱动，轴距（自走式）2780mm。","T202062620148","31900元","31900.00","2025-11-06","160000.00","118","购机补贴(通用类)","甘肃省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[638,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县创鑫机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-2260","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:160kW","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6880×2400×4530；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：160；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200；\n割幅\tmm：2200；\n作物收集割台型式：直切割台；\n割台切割器型式：旋转圆盘刀；\n喂入机构型式\t：喂入辊式；\n喂入机构数量\t个：5；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：揉搓板式；\n驾驶室型式（自走式）：普通；\n变速方式（自走式）：手动变速+自动变速；\n驱动方式（自走式）：液压驱动；\n制动器型式（自走式）：盘式；\n导向轮轮距（自走式）mm：1800；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）mm：1900；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距（自走式）mm：2800；\n作业速度范围\tkm/h：2-6；\n设计切段长度\tmm：11.3","T202100230787","31900元","31900.00","2026-08-31","115000.00","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[639,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县创鑫机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2500","割幅:2.4m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:160kW","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7080×2500×4550；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：160；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200；\n割幅\tmm：2400；\n作物收集割台型式：直切割台\n割台切割器型式：旋转圆盘刀；\n喂入机构型式：喂入辊式；\n喂入机构数量\t个：5；\n秸秆切碎机构型式\t：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：揉搓板式；\n驾驶室型式（自走式）：普通；\n变速方式（自走式）：手动变速+自动变速；\n驱动方式（自走式）：液压驱动；\n制动器型式（自走式）：盘式；\n导向轮轮距（自走式）mm：1800；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）mm：1900；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距（自走式）mm：2800；\n作业速度范围\tkm/h：2-6；\n设计切段长度\tmm：11.3","T202100230791","31900元","31900.00","2026-08-31","120000.00","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[640,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2400","割幅:2.22m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6850×2430×4850；割幅mm：2220；配套发动机额定功率：162kW；配套发动机额定转速：2200r/min；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；变速方式：手动变速；驱动方式：液压+机械驱动；驾驶室型式：普通驾驶室；制动器型式：前盘式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：460/70R24；导向轮轮距：1610mm；驱动轮轮距：1790mm；轴距：2800mm；作业速度范围：3-6km/h。","T202100140898","31900元","31900.00","2026-11-02","200000.00","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[641,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高），mm:7100×2700×4480;配套动力：154KW;割台的有效收获宽度，mm:2600;作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量，个：4；驾驶室型式：普通；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距，mm:1680;导向轮轮胎规格：10.0-75-15.3；驱动轮轮距，mm:1680;驱动轮轮胎规格：13.6-24；轴距，mm：3150；","T202065650006","58600元","58600.00","2025-04-16","400000.00","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[642,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2700","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:199kW","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2650;割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙，mm:300;发动机额定功率:199kw;额定转速：2200r/min;导向轮轮距：1650mm;驱动轮轮距：1730mm;导向轮轮胎规格：10.0-75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24；轴距：2630mm;秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度：4450mm","新2019116","58600元","58600.00","2024-04-10","400000.00","199","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[643,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县创鑫机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:2.7m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:191.5kW","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7080×3210×4555；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：191.5；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200；\n割幅\tmm：2700；\n作物收集割台型式\t：直切割台；\n割台切割器型式：旋转圆盘刀；\n喂入机构型式：喂入辊式；\n喂入机构数量\t个：5；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：揉搓板式；\n驾驶室型式（自走式）：普通；\n变速方式（自走式）：手动变速+自动变速；\n驱动方式（自走式）：液压驱动；\n制动器型式（自走式）：盘式；\n导向轮轮距（自走式）\tmm：1800；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）\tmm：1900；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距（自走式）mm：2800；\n作业速度范围\tkm/h：2-6；\n设计切段长度\tmm：11.3","T202100230788","58600元","58600.00","2026-08-31","210000.00","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[644,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东德农农业机械制造有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2800","割幅:2.62m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:191kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7050×2830×4770；割幅mm：2620；配套发动机额定功率：191kW；配套发动机额定转速：2200r/min；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；变速方式：手动变速；驱动方式：液压+机械驱动；驾驶室型式：普通驾驶室；制动器型式：前盘式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：460/70R24；导向轮轮距：1610mm；驱动轮轮距：1790mm；轴距：2800mm；作业速度范围：3-6km/h。","T202100140899","58600元","58600.00","2026-11-02","300000.00","191","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[645,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","石家庄万通机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2650","割幅:2.615m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","结构型式：自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7150×2910×5010mm\n结构质量：6100kg\n配套发动机规格型号：SC9DK220G3\n配套发动机额定功率：162kW\n配套发动机额定转速：2200r/min\n割台的有效收获宽度：2615mm\n割台切割器形式：双圆盘式\n导向轮轮距：1890mm\n驱动轮轮距：1920mm\n导向轮轮胎规格：12.00-18\n驱动轮轮胎规格：15-24\n轴距：2690mm\n最小离地间隙：300mm\n驾驶室形式：普通式\n秸秆切碎机构型式：盘式\n秸秆切碎机构转子直径：840mm\n秸秆切碎机构主轴额定转速：1200r/min \n抛送筒高度：5010mm\n抛送筒回转角度：270°\n籽粒破碎机构型式：板式\n作业速度范围：1-5km/h","部20181126","58600元","58600.00","2022-12-31","410000.00","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[646,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市通宇车辆有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-10","割幅:2.62m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:132.4kW","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：5120；；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7380X2730X4340；割台的有效收获宽度（割幅）：2620mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1700mm；驱动轮轮距：1850mm；轮胎规格：导向轮轮胎规格10.0/75-15.3驱动轮轮胎规格15-24；驾驶室型式：普通型；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：3920-3960mm","GZNJ/TJ 2019-216","58600元","57000.00","2023-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[647,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","甘肃武威兴旺农机制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-12","割幅:2.620m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:162kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长x宽x高）：6850x2780x4700mm,形式：自走式，发动机额定功率：162kW，发动机额定转速：2200r/min，排放阶段：GB20891第111阶段，制造商：中国·广西玉柴机器股份有限公司。割副：2620mm,籽粒破碎机构型式：对辊式，作业速度范围：2～5km/h.设计切段长度：25mm.","T201962620120","117200元","117200.00","2024-11-18","0.00","162","购机补贴(通用类)","甘肃省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[648,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北昭达机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3000A","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","外形尺寸(mm):7700X3130X4900；导向轮轮距(mm):2320；驱动轮轮距(mm):2340；轴距(mm):2868；导向轮轮胎规格:16.9-26；驱动轮轮胎规格:23.1-26；秸秆机构切碎机构型式:滚筒式；自走圆盘式；割幅：3000mm","T202100130734","117200元","117200.00","2026-08-31","400000.00","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[649,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","内蒙古长明机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-300","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:250kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高）：6385mm×3135mm×5935mm，割幅（mm)：3000，配套发动机额定功率（KW）250，割台切割器形式：圆盘式割刀（2个圆盘），籽粒破碎机构形式：对辊式，变速方式（自走式）：手动变速，驱动方式（自走式）：液压驱动","T202000150887","117200元","117200.00","2025-12-30","528000.00","250","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[650,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","青饲料收获机","4QZ-2800","割幅:2.75m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式\t：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7280×2900×5320；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）kW：247；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200；\n割幅\tmm：2750；\n作物收集割台型式：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n喂入机构数量\t个：4；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：对辊式；\n驾驶室型式（自走式）：普通；\n变速方式（自走式）：手动变速；\n驱动方式（自走式）：液压驱动；\n制动器型式（自走式）：驱动轮：盘式/导向轮：鼓式；\n导向轮轮距（自走式）mm：1640；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）mm：1900；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距（自走式）mm：2440；\n作业速度范围\tkm/h：2～5","T202100230795","117200元","117200.00","2026-08-31","415000.00","247","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[651,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东慧百机械设备有限公司","青饲料收获机","4QZ-3000","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式\t：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7280×3060×5320；\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW：266；\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200；\n割幅\tmm：3000；\n作物收集割台型式\t：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式\t：喂入辊；\n喂入机构数量\t个：4；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：对辊式；\n驾驶室型式（自走式）：普通；\n变速方式（自走式）：手动变速；\n驱动方式（自走式）：液压驱动；\n制动器型式（自走式）：驱动轮：盘式/导向轮：鼓式；\n导向轮轮距（自走式）\tmm：1640；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）mm：1900；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距（自走式）mm：2440；\n作业速度范围\tkm/h：2～5","T202100230793","117200元","117200.00","2026-08-31","415000.00","266","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[652,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东巨明机械有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZS-3000","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:242kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","割台切割器型式：圆盘式；割台的有效收获宽度：3000mm；籽粒破碎机构型式:双辊轮式；外形尺寸（长×宽×高）：7630×3050×3800mm；结构质量：9550kg；轴距：2500mm；抛送高度：3800mm；籽粒破碎机构型式：双辊轮式；作业速度范围：2-6km/h","部20170859","117200元","117200.00","2021-12-31","680000.00","242","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[653,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2900","割幅:2.8m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:198kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2950mm×5620mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2800mm;\n抛送筒高度：5620mm","部20190445","117200元","117200.00","2023-12-31","428000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[654,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QSZ-480","割幅:4.5m;配套发动机功率:358kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8250X4900X3980 结构质量：13900kg 配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）型号规格：2206IIIN 配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）额定功率：358kW 配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）额定转速：2000r/min 割台的有效收获宽度：4500mm 割台切割器型式：链轨式 轮距(自走式）导向轮:2400mm 轮距(自走式）驱动轮:2655mm 轮胎规格(自走式）导向轮:540/65 R30 轮胎规格(自走式）驱动轮:680/85 R32 轴距(自走式）:3100mm 最小离地间隙:300mm 驾驶室型式(自走式）:普通驾驶室 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:660mm 秸秆切碎机构主轴额定转速:2800r/min 抛送筒高度:5600mm 抛送筒回转角度:210° 籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）:碾压辊 作业速度范围:4-10km/h","黑2018068","107200元","107200.00","2022-12-31","3200000.00","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[655,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","自走式青贮收获机","4QSZ-700(BIGX700)","割幅:6m;配套发动机功率:570kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","型号名称：4QSZ-700（BIGX700）自走式青贮收获机 结构型式（挂接方式）：自走式 配套发动机型号规格：CATERPILLSR C18IIIN 配套发动机额定功率：570kw 配套发动机额定转速：2100r/min 秸秆切碎机构型式：滚筒式 秸秆切碎机构转子直径：660mm 秸秆切碎机构主轴转速：1190r/min 抛送筒高度：6000mm 抛送筒回转角度：210° 籽粒破碎机构型式：齿形面碾压对辊 作业速度：4-10km/h 工作状态外形尺寸 （长*宽*高）：9440mm*3455mm*4000mm 结构质量：15000kg 割台的有效收获宽度：6000mm 割台切割器型式：链轨式 导向轮轮距：2400mm 驱动轮轮距：2655mm 导向轮轮胎规格：600/70 R28 驱动轮轮胎规格：800/65 R32 轴距：4600mm 最小离地间隙：600mm 驾驶室型式：密封驾驶室","黑2017045","107200元","107200.00","2021-12-31","4260000.00","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[656,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-125","作业幅宽:1.25m","\"配套动力范围：25.7～29.4kW；配套动力输出轴转速:720 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1150×1520×920mm；结构质量：355kg；作业小时生产率:0.25～0.62hm2/h；作业速度:2～5km/h ；工作幅宽：125cm；刀轴总成传动方式:侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2160r/min；刀轴最大回转半径:R250mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：32把。\n\"","T201900130357","800元","800.00","2024-12-30","5200.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[657,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-100","作业幅宽:1m","配套动力范围（kW）：22-29.4；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×1220×740；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：36；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040055","800元","800.00","2024-10-22","4200.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[658,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m","配套动力范围（kW）：22-29.4；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×1320×740；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：42；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040055","800元","800.00","2024-10-22","4200.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[659,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围（kW）：22-29.4；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×1420×740；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：48；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040055","800元","800.00","2024-10-22","4400.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[660,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围（kW）：29.4-36.8；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×1520×740；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：54；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040055","800元","800.00","2024-10-22","4500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[661,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","配套动力范围（kW）：29.4-36.8；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1010×1620×740；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：54；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040055","800元","800.00","2024-10-22","4600.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[662,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-140","作业幅宽:1.4m","配套动力及功率:51.5-73.5kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:2450×1990×3275mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:牵引式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:1.4m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：52个；直刀：26个；地轮规格：5.00-8；地轮数量：2个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式；运输间隙：150mm","T202013130265","800元","800.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[663,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-125","作业幅宽:1.25m","1JH-125型秸秆粉碎还田机；配套动力：26.0-30KW; 配套动力输出轴转速：540r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸：1150×1470×925mm; 作业小时生产率：0.37～0.62 h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽：125cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2075 r/min；刀轴最大回转半径：R245 mm；刀片型式：弯刀；刀片总装数量： 32把；","T201900130087","800元","800.00","2024-11-28","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[664,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围：29.4～36.8kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1550×1100mm，作业小时生产率：0.4～0.6hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：130cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：250mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：36把。","T201900130359","800元","800.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[665,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-135B","作业幅宽:1.35m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2320×1880×3200mm   2. 配套动力范围：44.1-88.2kw  3. 配套动力输出轴转速：760/720r/min  4. 结构形式：牵引式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：1.35m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：弯刀52把，直刀20把  9.输送器型式 ：绞龙式  10.抛送器型式： 离心风机式  11.运输间隙：110mm","T202113130455","800元","800.00","2026-08-18","10500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[666,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-140C","作业幅宽:1.40m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2180×1930×3260mm   2. 配套动力范围：44.1-88.2kw  3. 配套动力输出轴转速：760/760r/min  4. 结构形式：牵引式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：1.4m   7.收集器形式：锤爪式  8. 收集器工作部件数量：14个  9.输送器型式 ：绞龙式  10.抛送器型式： 离心风机式  11.运输间隙：110mm","T202113130454","800元","800.00","2026-08-18","14000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[667,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","安徽宏翔农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：60-70.5KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸：1300×2090×980mm；作业小时生产率：0.6-1.2h㎡/h；作业速度：2.5-5.0km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成设计转速：1900-2100r/min；刀轴总成最大回转半径：265mm；总安装刀数：108把。","2019TJ021","1600元","1600.00","2023-12-31","9000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[668,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","沧州纳川机械配件有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","1.型号名称1JH-165 秸秆粉碎还田机\n2工作状态外形尺寸（长×宽×高） 1400×2110×1110\n3工作幅宽165CM\n4刀轴总成传动方式侧边皮带传动，刀片型式甩刀式，总安装刀数114把\n5配套动力范围58.8～73.5KW\n6配套动力输出轴转速720r/min\n7与配套拖拉机联结方式 三点悬挂","冀2017T—211","1600元","1600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[669,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","沧州纳川机械配件有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","1.型号名称1JH-180 秸秆粉碎还田机\n2工作状态外形尺寸（长×宽×高）1400×2250×1110\n3工作幅宽180CM\n4刀轴总成传动方式侧边皮带传动，刀片型式甩刀式，总安装刀数114把\n5配套动力范围66.2～83.8KW\n6配套动力输出轴转速720r/min\n7与配套拖拉机联结方式 三点悬挂","冀2017T—211","1600元","1600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[670,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎灭茬还田机","1JHM-165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽（cm）：165.配套动力范围（kW）：60～70.配套动力输出轴转速（r/min)：540/760/1000.与配套拖拉机联接方式：后三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1680×2140×1130.作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.60.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：两侧皮带传动.刀轴数量（根）：2（粉碎轴和灭茬轴各一根）刀辊设计转速（r/min）：2100（粉碎轴）、500（灭茬轴）.刀辊最大回转半径（mm）：260（粉碎轴）、195（灭茬轴）刀片型式：弯刀+直刀式.刀片总安装数量（把）：粉碎机构：组合甩刀96（32组）.灭茬机构：44.","2019TJ697","1600元","1600.00","2024-12-23","12900.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[671,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎灭茬还田机","1JHM-180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽（cm）：180.配套动力范围（kW）：70～90.配套动力输出轴转速（r/min)：540/760/1000.与配套拖拉机联接方式：后三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1680×2290×1130.作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.65.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：两侧皮带传动.刀轴数量（根）：2（粉碎轴和灭茬轴各一根）刀辊设计转速（r/min）：2100（粉碎轴）、500（灭茬轴）.刀辊最大回转半径（mm）：260（粉碎轴）、195（灭茬轴）刀片型式：弯刀+直刀式.刀片总安装数量（把）：粉碎机构：组合甩刀108（36组）.灭茬机构：48.","2019TJ700","1600元","1600.00","2024-12-23","13400.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[672,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m","\"配套动力范围：44.1～58.8kW；配套动力输出轴转速:720 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1300×1790×1040mm；结构质量：550kg；作业小时生产率:0.30～0.75hm2/h；作业速度:2～5km/h ；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式:侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2160r/min；刀轴最大回转半径:R255mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀64+直刀32。\n\"","T201900130356","1600元","1600.00","2024-12-30","7100.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[673,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-150","作业幅宽:1.5m","结构型式：折线窝壳式  配套发动机：36.7-44.1kW  \n工作状态外形尺寸：1300 X 1850 X 1000 MM   整机质量：400kg 工作幅宽：1500MM\n最小离地间隙：300MM  作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min      切碎机构最大回转半径：260mm   切碎机构总安装刀数：84把","T202141410100","1600元","1600.00","2026-06-30","5360.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[674,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-165","作业幅宽:1.65m","结构型式：折线窝壳式  配套发动机：44.1-55.1kW \n工作状态外形尺寸：1300 X 1950 X 1000 MM   整机质量：500kg 工作幅宽：1650MM\n最小离地间隙：300MM  作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min      切碎机构最大回转半径：260mm   切碎机构总安装刀数：90把","T202141410094","1600元","1600.00","2026-06-30","5400.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[675,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-180","作业幅宽:1.8m","结构型式：折线窝壳式  配套发动机：55.1-66.1kW\n工作状态外形尺寸：1300 X 2150 X 1000 MM   整机质量：530kg 工作幅宽：1800MM\n最小离地间隙：300MM  作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min      切碎机构最大回转半径：260mm   切碎机构总安装刀数：96把","T202141410094","1600元","1600.00","2026-06-30","5460.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[676,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150A","作业幅宽:1.5m","型号名称：1JH-150A型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：36.5～51.5kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×1770×1050（mm）；作业小时生产率：0.38～0.75h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2412r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀60把；直刀：30把。","T202100130740","1600元","1600.00","2026-08-31","6450.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[677,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165A","作业幅宽:1.65m","型号名称：1JH-165A型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：44.1～58.8kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310×1910×1040（mm）；作业小时生产率：0.41～0.82h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2412r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀64把；直刀：32把。","T202100130741","1600元","1600.00","2026-08-31","6800.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[678,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180A","作业幅宽:1.8m","型号名称：1JH-180A型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：51.45～66.15kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2080×1040（mm）；作业小时生产率：0.45～0.9h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2412r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀72把；直刀：36把。","T202100130741","1600元","1600.00","2026-08-31","7000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[679,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏神农农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","工作耕幅：1.8m；配套动力范围：47.8～62.5kW","T202000321074","1600元","1600.00","2025-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[680,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","南昌中天农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-150J","作业幅宽:1.5m","1.结构形式:侧边皮带传动；2.配套拖拉机标定功率:36.8~47.8KW；3.配套拖拉机动力输出轴转速:720R/MIN；4.外形尺寸:(长×宽×高):1750×1200×1100MM；5.结构质量:450KG；6.理论作业速度:2.13KM/H；7.幅宽:150CM；8.与拖拉机连接方式:三点悬挂；9.刀辊转速:2000R/MIN；10:刀辊最大回转半径:270MM；11.总安装刀数:72把；12.刀片型式:甩刀式.","T201900320712","1600元","1600.00","2024-12-30","8300.00","0","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[681,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆还田机","4JH-165A","作业幅宽:1.65m","型号名称/4JH-165A型秸秆还田机\n配套动力范围48.5～64.6kW\n配套动力输出轴转速720r/min\n与配套拖拉机联接方式/三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)1300×1920×1050mm\n作业小时生产率0.23～0.6hm2/h\n作业速度1.4～4km/h\n工作幅宽165cm\n刀轴总成传动方式/侧边皮带传动\n刀轴总成设计转速2200r/min\n刀轴总成最大回转半径255mm\n刀轴总成刀片型式/二弯一直\n刀轴总成总安装刀数102把","T202141410157","1600元","1600.00","2026-10-28","8000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[682,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-180A","作业幅宽:1.8m","型号名称\n/\n4JH-180A型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\nkW\n58.8～73.5\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1335×2145×965\n作业小时生产率\nh㎡/h\n0.33～0.67\n作业速度\nkm/h\n1.4～5.0\n工作幅宽\ncm\n180\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1850\n刀轴最大回转半径\nmm\n255\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n114","T202041410139","1600元","1600.00","2025-09-26","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[683,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围（kW）：36.8-47.8；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×1830×1080；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：60；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040054","1600元","1600.00","2024-10-22","6500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[684,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围（kW）：47.8-51.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×1980×1080；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：78；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040002","1600元","1600.00","2024-10-22","7000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[685,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围（kW）：47.8-51.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2130×1080；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：78；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040002","1600元","1600.00","2024-10-22","7300.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[686,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围kW:44.11-55.1；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×1890×1040；作业小时生产率hm2/h：＞0.5；作业速度km/h:3-5；工作幅宽cm:165；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：R265；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀64+直刀32","T201900140137","1600元","1600.00","2024-11-28","8250.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[687,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围kW:55.1-62.47；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1290×2040×1050；作业小时生产率hm2/h：＞0.54；作业速度km/h:3-5；工作幅宽cm:180；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：R265；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀72+直刀36","T201900140137","1600元","1600.00","2024-11-28","8700.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[688,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围:35～50kW ;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×1800×1030mm;作业小时生产率：0.4～0.6hm²/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：78把","T201913130112","1600元","1600.00","2024-12-08","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[689,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围:45～55kW ;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×1930×1030mm;作业小时生产率：0.4～0.6hm²/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：90把","T201913130113","1600元","1600.00","2024-12-08","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[690,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围:55～65kW;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×2070×1030mm;作业小时生产率:0.4～0.6hm²/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：102把","T201913130114","1600元","1600.00","2024-12-08","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[691,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-150","作业幅宽:1.5m","配套动力及功率:51.5-73.5kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:1340×2100×3200mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:后悬挂式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：60个；直刀：30个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式","T202013130264","1600元","1600.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[692,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-180","作业幅宽:1.8m","配套动力及功率:58.8-102.9kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:1540×2485×3300mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:后悬挂式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：72个；直刀：36个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式","T202013130263","1600元","1600.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[693,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","1JH-150型秸秆粉碎还田机；配套动力：40.4-51.5KW; 配套动力输出轴转速：720r/min; 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸：1310×1770×1100mm; 作业小时生产率：0.45～0.75h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2075 r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总装数量：弯刀60把，直刀30把；","T201900130086","1600元","1600.00","2024-11-28","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[694,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","1JH-172型秸秆粉碎还田机；配套动力:58.8-70KW；配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1310×1990×1100mm；作业小时生产率：0.51～0.86h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽:172cm; 刀轴设计转速：2075 r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀；刀片总装数量： 48把；","T201900130089","1600元","1600.00","2024-11-28","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[695,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：40.4～44.1kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1750×1100mm，作业小时生产率：0.4～0.6hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：150cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：44把。","T201900130359","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[696,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围：47.8～55.1kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1900×1100mm，作业小时生产率：0.5～0.7hm2h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：165cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：44把。","T201900130360","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[697,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：55.1～62.5kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2050×1100mm，作业小时生产率：0.5～0.8，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：180cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：56把。","T201900130360","1600元","1600.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[698,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围，45-55Kw，配套动力输出轴转速，740r/min，与配套拖拉机联接方式为三点悬挂。工作状态外形尺寸（长×宽×高）1400x2000x1000mm， 作业小时生产率，0.40-0.60为h㎡/h，作业速度3.0-5.0km/h，工作幅宽165cm，刀轴总成传动方式为侧边皮带传动，刀轴总成设计转速，2200r/min，刀轴总成最大回转半径，R270mm，刀轴总成刀片型式，甩刀式。刀轴总成总安装刀数，弯刀：44把","T201900130100","1600元","1600.00","2024-11-28","7300.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[699,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围，55-65Kw，配套动力输出轴转速，740r/min，与配套拖拉机联接方式为三点悬挂。工作状态外形尺寸（长×宽×高）1400x2100x1000mm， 作业小时生产率，0.47-0.67为h㎡/h，作业速度3.0-5.0km/h，工作幅宽180cm，刀轴总成传动方式为侧边皮带传动，刀轴总成设计转速，2200r/min，刀轴总成最大回转半径，R270mm，刀轴总成刀片型式，甩刀式。刀轴总成总安装刀数，弯刀：48把","T201900130100","1600元","1600.00","2024-11-28","7500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[700,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-150","作业幅宽:1.5m","配套动力：40-50kw；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作幅宽：1.5m；工作效率：0.45-0.75h㎡/h；传动方式：侧边皮带传动；刀片总安装数量：90把。","T201913130101","1600元","1600.00","2024-12-08","6100.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[701,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m","配套动力：52-66kw；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作幅宽：1.65m；工作效率：0.49-0.82h㎡/h；传动方式：侧边皮带传动；刀片总安装数量：96把。","T201913130100","1600元","1600.00","2024-12-08","6200.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[702,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-172","作业幅宽:1.72m","配套动力：55-66kw；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作幅宽：1.72m；工作效率：0.51-0.86h㎡/h；传动方式：侧边皮带传动；刀片总安装数量：96把。","T201913130100","1600元","1600.00","2024-12-08","6400.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[703,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m","配套动力：62-75kw；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作幅宽：1.8m；工作效率：0.54-0.90h㎡/h；传动方式：侧边皮带传动；刀片总安装数量：102把。","T201913130100","1600元","1600.00","2024-12-08","6600.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[704,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-180（A）","作业幅宽:1.8m","配套动力51-66kW、与配套拖拉机的联接方式：悬挂、作业幅宽1.8m、刀轴总成传动方式：齿轮、总安装刀数114把、刀片型式：L型、作业小时生产率;0.40-0.53h㎡/h","2017TJ245","1600元","1600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[705,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆收集机","4JQH-150","作业幅宽:1.5m","型号名称：4JQH-150秸秆收集机、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×1980×3050、配套动力及功率kW：51.5~88.2、配套动力输出轴转速r/min：720、结构形式：后悬挂式、\n工作幅宽（m):1.5、收集器形式：甩刀式、收集器工作部件数量:44个、输送器形式：螺旋搅龙式、抛送器形式：离心风机","T202013130270","1600元","1600.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[706,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆收集机","4JQH-165","作业幅宽:1.65m","型号名称：4JQH-165秸秆收集机、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×2120×3050、配套动力及功率kW：58.8~88.2、配套动力输出轴转速r/min：720、结构形式：后悬挂式、\n工作幅宽（m):1.65、收集器形式：甩刀式、收集器工作部件数量:48个、输送器形式：螺旋搅龙式、抛送器形式：离心风机","T202013130269","1600元","1600.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[707,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆收集机","4JQH-180","作业幅宽:1.8m","型号名称：4JQH-180秸秆收集机、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×2270×3050、配套动力及功率kW：66.2~95.6、配套动力输出轴转速r/min：720、结构形式：后悬挂式、\n工作幅宽（m):1.80、收集器形式：甩刀式、收集器工作部件数量:52个、输送器形式：螺旋搅龙式、抛送器形式：离心风机","T202013130268","1600元","1600.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[708,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","1.结构形式：侧边皮带传动   2.配套动力：45-62kw   3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1456×1880×1050mm     4.结构质量：480kg   5.工作幅宽：165cm   6.最小离地间隙：≥400mm   7.作业前进速度：3-5km/h   8.纯工作小时生产率：0.49-0.82hm2/h   9.切碎机构最大回转半径：R255mm   10.粉碎刀形式：弯刀   11.切碎轴刀片：44把      12.切碎轴转速：2120r/min","T201900130355","1600元","1600.00","2024-12-30","6000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[709,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-150","作业幅宽:1.50m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×1950×2920mm   2. 配套动力范围：47.8-66.1kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：1.5m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：40个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机","T202013130297","1600元","1600.00","2025-12-29","9500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[710,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-150B","作业幅宽:1.50m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2320×2030×2935mm   2. 配套动力范围：40.4-62.5kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：牵引式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s \n6. 工作幅宽：1.5m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：78个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机  11.地轮规格：4.00-12   12.地轮数量：2个13.运输间隙：110mm","T202013130298","1600元","1600.00","2025-12-29","11000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[711,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-150C","作业幅宽:1.50m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2108×2090×3260mm   2. 配套动力范围：44.1-58.8kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：牵引式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s \n6. 工作幅宽：1.5m   7.收集器形式：锤爪  8. 收集器工作部件数量：14个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机  11.地轮规格：5.00-18   12.地轮数量：2个  13.运输间隙：110mm","T202013130299","1600元","1600.00","2025-12-29","15000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[712,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-165","作业幅宽:1.65m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×2100×3350mm   2. 配套动力范围：51.5-88.2kw  3. 配套动力输出轴转速：760/720r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：1.65m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：弯刀44个  9.输送器型式 ：绞龙式  10.抛送器型式： 离心风机式","T202113130456","1600元","1600.00","2026-08-18","10500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[713,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-180","作业幅宽:1.80m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×2360×3350mm   2. 配套动力范围：58.8-73.5kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：1.8m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：48个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机","T202013130300","1600元","1600.00","2025-12-29","11000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[714,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","正阳县豫丰机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m","4JQ_180秸秆粉碎还田机配置参数:结构形式:悬挂式，配套动力:44.1-73.5,工作状态外形尺寸(长x宽x高)1456x2100x900，工作幅宽1.8m,切碎机构总安装刀数72把","豫2018149","1600元","1600.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[715,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165Q","作业幅宽:1.65m","配套动力范围：44.2-51.6kw  配套动力输出轴转速：720r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1320*1920*1020mm  作业小时生产率：0.33-0.83hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：165cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：260mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：108把  折叠机构型式：/","T202000411274","1600元","1600.00","2025-12-30","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[716,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：51.6-58.9kw  配套动力输出轴转速：720r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1330*2075*1030mm  作业小时生产率：0.36-0.9hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：180cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：260mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：114把  折叠机构型式：/","T202000411274","1600元","1600.00","2025-12-30","6500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[717,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","安徽宏翔农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m","配套动力范围：60-70KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸：1400×2320×980mm；作业小时生产率：0.66-1.2h㎡/h；作业速度：2.5-5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成设计转速：1900-2100r/min；刀轴总成最大回转半径：265mm；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数：114把。","2019TJ620","1800元","1800.00","2024-12-23","10000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[718,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","安徽宏翔农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-230","作业幅宽:2.3m","配套动力范围：60-70.5KW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸：1300×2550×980mm；作业小时生产率：0.66-1.2h㎡/h；作业速度：2.5-5.0km/h；工作幅宽：230cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成设计转速：1900-2100r/min；刀轴总成最大回转半径：265mm；刀片型式：135；总安装刀数：108把。","2019TJ022","1800元","1800.00","2023-12-31","13000.00","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[719,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","沧州纳川机械配件有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","1.型号名称1JH-200 秸秆粉碎还田机\n2工作状态外形尺寸（长×宽×高）1400×2450×1110\n3工作幅宽200CM\n4刀轴总成传动方式侧边皮带传动，刀片型式甩刀式，总安装刀数126把\n5配套动力范围73.5～95.6KW\n6配套动力输出轴转速720r/min\n7与配套拖拉机联结方式 三点悬挂","冀2017T—212","1800元","1800.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[720,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4J200","作业幅宽:2.0m","工作幅宽（m）：2.配套动力范围（kW）：70.0～88.2配套动力输出轴转速（r/min）：760/830.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1360×2450×1100.作业小时生产率（h㎡/h）：0.66～0.80.作业速度（km/h）：3.3～4.5.刀轴总成传动方式：侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1.刀辊设计转速（r/min）：2200/2300.刀轴最大回转半径（mm）：R260.刀片型式：弯刀+直刀.刀片总安装数量（把）：126.折叠机构型式：无.","T201900130085","1800元","1800.00","2024-11-28","10500.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[721,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m","工作幅宽（cm）：220；配套动力范围（kW）：73.5～80.9，配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）1300×2450×1100；作业小时生产率（hm²/h）：0.7～1.0；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2160，刀轴最大回转半径（mm）：260，刀片型式：弯刀；刀片总安装刀数（把）：56","T201913130129","1800元","1800.00","2024-12-08","7900.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[722,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m","配套动力范围：73.5～95.5kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2290×1040mm；结构质量：640kg；作业小时生产率：0.4～1.0hm2/h；作业速度：2～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1个；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：R255mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀84+直刀42把。","T201900130358","1800元","1800.00","2024-12-30","8400.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[723,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","配套动力范围（kW）：65～75；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×2260×1020；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：弯刀52；刀片型式：甩刀式。","冀2018T-067（续）","1800元","1800.00","2022-12-31","6800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[724,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-200","作业幅宽:2.0m","结构型式：折线窝壳式  配套发动机：66.1-80.8kW\n工作状态外形尺寸：1300 X 2350 X 1000 MM   整机质量：615kg 工作幅宽：2000MM\n最小离地间隙：300MM  作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min      切碎机构最大回转半径：260mm   切碎机构总安装刀数：108把","T202141410094","1800元","1800.00","2026-06-30","6030.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[725,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-220","作业幅宽:2.2m","结构型式：折线窝壳式  配套发动机：80.8-95.5kW\n工作状态外形尺寸：1300 X 2550 X 1000 MM  整机质量：650kg 工作幅宽：2200MM\n最小离地间隙：300MM  作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min      切碎机构最大回转半径：260mm   切碎机构总安装刀数：120把","T202141410096","1800元","1800.00","2026-06-30","6100.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[726,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200A","作业幅宽:2.0m","型号名称：1JH-200A型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：66.15～80.85kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2265×1040（mm）；作业小时生产率：0.5～1.0h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2412r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀80把；直刀：40把。","T202100130741","1800元","1800.00","2026-08-31","8000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[727,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-220B","作业幅宽:2.2m","型号名称：4J-220B型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：73.5～88.2kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×2450×1000（mm）；作业小时生产率：0.47～0.94h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：220cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2144r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：60把。","T201900410178","1800元","1800.00","2024-11-28","10000.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[728,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏金云农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","耕幅(M):2.0,结构形式:侧边传动,配套动力(KW):66.2-73.5,理论作业速度：3-5km/h,与拖拉机链接方式：标准三点悬挂,刀辊转速：2019,刀辊最大回转半径：260mm,外形尺寸(长*宽*高):1446*2350*1035,框架式,结构质量(KG):580","T202000321068","1800元","1800.00","2025-12-30","6800.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[729,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏神农农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","工作耕幅：2m；配套动力范围：58.8～69.8kW","T202000321074","1800元","1800.00","2025-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[730,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","南昌中天农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-200J","作业幅宽:2m","1.结构形式:侧边皮带传动；2.配套拖拉机标定功率:44.1~58.8KW；3.配套拖拉机动力输出轴转速:720R/MIN；4.外形尺寸:(长×宽×高):2250×1200×1100MM；5.结构质量:630KG；6.理论作业速度:2.04KM/H；7.幅宽:200CM；8.与拖拉机连接方式:三点悬挂；9.刀辊转速:2000R/MIN；10:刀辊最大回转半径:270MM；11.总安装刀数:90把；12.刀片型式:甩刀式.","T201900320716","1800元","1800.00","2024-12-30","8600.00","0","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[731,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-200A","作业幅宽:2m","型号名称\n/\n4JH-200A型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\nkW\n62.5～80.9\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1335×2345×965\n作业小时生产率\nh㎡/h\n0.46～0.8\n作业速度\nkm/h\n1.4～5.0\n工作幅宽\ncm\n200\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1850\n刀轴最大回转半径\nmm\n255\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n126","T202041410145","1800元","1800.00","2025-09-26","0.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[732,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.00m","作业幅宽：200cm\t结构型式：后悬挂式，配套动力范围：≥70KW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1390×2390×1105 mm；作业小时生产率：0.60~0.80hm2/h； 作业速度：≥3.3km/h.工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：≥2200r/min；刀轴最大回转半径：255 mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：132把（44组）。","2019TJ486","1800元","1800.00","2024-12-23","10700.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[733,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力范围（kW）：88.2-102.9；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量（kg）：640；；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2330×1080；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：84；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040002","1800元","1800.00","2024-10-22","7500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[734,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围（kW）：102.9-117.6；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2530×1080；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040001","1800元","1800.00","2024-10-22","7500.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[735,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东中旋农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","配套动力范围（kW）：102.9-117.6；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2630×1080；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：102；刀片型式：甩刀（直刀+弯刀）。","T201900040001","1800元","1800.00","2024-10-22","8000.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[736,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力范围kW:62.47-73.5；配套动力输出轴转速r/min：720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1290×2250×1050；作业小时生产率hm2/h：＞0.6；作业速度km/h:3-5；工作幅宽cm:200；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1；刀轴设计转速r/min：2075；刀轴最大回转半径mm：R265；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀80+直刀40","T201900140137","1800元","1800.00","2024-11-28","9800.00","0","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[737,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-200","作业幅宽:2.0m","配套动力及功率:66.2-110.3kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:2450×2680×3350mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:牵引式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:2.0m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：80个；直刀：40个；地轮规格：5.00-8；地轮数量：2个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式；运输间隙：180mm","T202013130262","1800元","1800.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[738,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-220","作业幅宽:2.2m","配套动力及功率:73.5-132.4kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:1580×2885×3300mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:后悬挂式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：88个；直刀：44个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式","T202013130261","1800元","1800.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[739,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","1JH-200型秸秆粉碎还田机；配套动力:73.5-88.2KW；配套动力输出轴转速：720r/min; 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1310×2270×1100mm；作业小时生产率：0.6～1.0h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽:200cm; 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2075 r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总装数量：弯刀80把，直刀40把；","T201900130088","1800元","1800.00","2024-11-28","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[740,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","1JH-230型秸秆粉碎还田机；配套动力:80.9-102.9KW；配套动力输出轴转速：720r/min; 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1310×2570×1100mm；作业小时生产率：0.7～1.1h㎡/h；作业前进速度：3～5 km/h；工作幅宽:230cm; 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2075 r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀；刀片总装数量：64把；","T201913130116","1800元","1800.00","2024-12-08","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[741,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m","配套动力范围：62.5～69.9kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2250×1100mm，作业小时生产率：0.6～0.9hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：60把。","T201900130360","1800元","1800.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[742,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m","配套动力范围 Kw 58.8-73.5 \n配套动力输出轴转速 r/min 760 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1370×2270×1050 \n作业小时生产率 hm2/h 0.55-0.92 \n作业速度 km/h 3-5 \n工作幅宽 cm 200 \n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动 \n刀轴数量 根 1 \n刀轴设计转速 r/min 2200 \n刀轴最大回转半径 mm 260 \n刀片型式 / 弯刀 \n刀片总安装数量 把 52 \n折叠机构型式 / /","T201913130236","1800元","1800.00","2024-12-30","8500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[743,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄益旺田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.0m","配套动力：70-80kw；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作幅宽：2.0m；工作效率：0.60-1.00h㎡/h；传动方式：侧边皮带传动；刀片总安装数量：108把。","T201913130100","1800元","1800.00","2024-12-08","7000.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[744,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-210（A）","作业幅宽:2.1m","配套动力70-80kW、与配套拖拉机的联接方式：悬挂、作业幅宽2.1m、刀轴总成传动方式：齿轮、总安装刀数70把、刀片型式：L型、作业小时生产率;0.8-1.0h㎡/h","鄂2017233","1800元","1800.00","2021-12-31","10800.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[745,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","双轴式秸秆粉碎还田机","4JGH-220（A）","作业幅宽:2.2m","配套动力≧90kW、与配套拖拉机的联接方式：悬挂、作业幅宽2.2m、刀轴总成传动方式：齿轮、总安装刀数：粉碎138、灭茬54、刀片型式：L型、作业小时生产率;0.7-1.0h㎡/h","鄂2018066","1800元","1800.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[746,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆收集机","4JQH-200","作业幅宽:2.0m","型号名称：4JQH-200秸秆收集机、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×2470×3050、配套动力及功率kW：66.2~95.6、配套动力输出轴转速r/min：720、结构形式：后悬挂式、\n工作幅宽（m):2、收集器形式：甩刀式、收集器工作部件数量:56个、输送器形式：螺旋搅龙式、抛送器形式：离心风机","T202013130267","1800元","1800.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[747,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆收集机","4JQH-220B","作业幅宽:2.2m","型号名称：4JQH-220B秸秆收集机、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1820×2610×3660、配套动力及功率kW：73.5~110.3、配套动力输出轴转速r/min：720、结构形式：后悬挂式、\n工作幅宽（m):2.2、收集器形式：甩刀式、收集器工作部件数量:132个、输送器形式：螺旋搅龙式、抛送器形式：离心风机","T202013130266","1800元","1800.00","2025-12-29","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[748,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-200","作业幅宽:2.00m","1.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×2550×3350mm   2. 配套动力范围：73.5-99.2kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：2.0m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：52个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机","T202013130301","1800元","1800.00","2025-12-29","12000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[749,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-220","作业幅宽:2.20m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1800×2780×3350mm   2. 配套动力范围：88.2-117.6kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：2.2m   7.收集器形式：甩刀式  8. 收集器工作部件数量：56个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机","T202013130302","1800元","1800.00","2025-12-29","14200.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[750,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-220A","作业幅宽:2.20m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1860×2585×3450mm   2. 配套动力范围：88.2-117.6kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：2.2m   7.收集器形式：锤爪+甩刀  8. 收集器工作部件数量：64个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机","T202013130303","1800元","1800.00","2025-12-29","16500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[751,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-220C","作业幅宽:2.20m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×2780×3940mm   2. 配套动力范围：95.6-132.3kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：后悬挂式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s 6. 工作幅宽：2.2m   7.收集器形式：锤爪式  8. 收集器工作部件数量：22个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机","T202013130304","1800元","1800.00","2025-12-29","21500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[752,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","爱斯特农业机械（吉林）有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260T","作业幅宽:2.6m","型号名称：1JH-260T型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围（kW）：95.6～117.6\n配套动力输出轴转速（r/min）：720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1450×2940×1510\n作业小时生产率（hm2/h）：0.42～1.04\n作业速度（km/h）：2～5\n工作幅宽（cm）：260\n刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动\n刀轴数量（根）：1\n刀轴设计转速（r/min）：296\n刀轴最大回转半径（mm）：310\n刀片型式：C型弯刀\n刀片总安装数量（把）：66","T202022220109","2200元","2200.00","2025-05-28","28200.00","99","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[753,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","爱斯特农业机械（吉林）有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-280T","作业幅宽:2.8m","型号名称：1JH-280T型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围（kW）：102.9～147\n配套动力输出轴转速（r/min）：720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1450×3140×1510\n作业小时生产率（hm2/h）：0.44～1.12\n作业速度（km/h）：2～5\n工作幅宽（cm）：280\n刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动\n刀轴数量（根）：1\n刀轴设计转速（r/min）：296\n刀轴最大回转半径（mm）：310\n刀片型式：C型弯刀\n刀片总安装数量（把）：72","T202022220110","2200元","2200.00","2025-05-28","29200.00","110","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[754,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","爱斯特农业机械（吉林）有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-310T","作业幅宽:3.1m","型号名称：1JH-310T型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围（kW）：117.6～147\n配套动力输出轴转速（r/min）：720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1450×3440×1510\n作业小时生产率（hm2/h）：0.5～1.24\n作业速度（km/h）：2～5\n工作幅宽（cm）：310\n刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动\n刀轴数量（根）：1\n刀轴设计转速（r/min）：296\n刀轴最大回转半径（mm）：310\n刀片型式：C型弯刀\n刀片总安装数量（把）：78","T202022220112","2200元","2200.00","2025-05-28","30200.00","120","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[755,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","爱斯特农业机械（吉林）有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-330T","作业幅宽:3.3m","型号名称：1JH-330T型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围（kW）：132.3～161.7\n配套动力输出轴转速（r/min）：720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1450×3640×1510\n作业小时生产率（hm2/h）：0.52～1.32\n作业速度（km/h）：2～5\n工作幅宽（cm）：330\n刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动\n刀轴数量（根）：1\n刀轴设计转速（r/min）：296\n刀轴最大回转半径（mm）：310\n刀片型式：C型弯刀\n刀片总安装数量（把）：84","T202022220111","2200元","2200.00","2025-05-28","31200.00","140","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[756,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","工作幅宽（cm）：250.配套动力范围（kW）：≥90.配套动力输出轴转速（r/min)：760/830.与配套拖拉机联接方式：后三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1420×2980×1100.作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.85.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：单侧皮带传动.刀轴数量（根）：1.刀轴设计转速（r/min）：2200.刀轴最大回转半径（mm）：255.刀片型式：弯刀+直刀式.刀片总安装数量（把）：组合甩刀150（50组）.折叠机构型式：无.","2019TJ698","2200元","2200.00","2024-12-23","15400.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[757,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m","工作幅宽（cm）：300.配套动力范围（kW）：≥100.配套动力输出轴转速（r/min)：760/830.与配套拖拉机联接方式：后三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1690×3450×1160.作业小时生产率（h㎡/h）：≥1.0.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：两侧皮带传动.刀轴数量（根）：2.刀轴设计转速（r/min）：2160.刀轴最大回转半径（mm）：290.刀片型式：弯刀+直刀式.刀片总安装数量（把）：组合甩刀96（32组）.折叠机构型式：无.","2019TJ699","2200元","2200.00","2024-12-23","23400.00","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[758,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-250","作业幅宽:2.5m","工作幅宽（cm）：250；配套动力范围（kW）：80.9～88.2，配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）1300×2750×1100；作业小时生产率（hm²/h）：0.8～1.1；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2160，刀轴最大回转半径（mm）：260，刀片型式：弯刀；刀片总安装刀数（把）：68","T201913130130","2200元","2200.00","2024-12-08","9800.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[759,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","配套动力范围（kW）：88.2～110.3；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×4040×1200；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96；刀片型式：弯刀。","T202013130214","2200元","2200.00","2025-11-29","9500.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[760,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-255A","作业幅宽:2.55m","型号名称：1JH-255A型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1475×2935×1165（mm）；作业小时生产率：0.63～1.27h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：255cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:1963r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：68把。","T202100130742","2200元","2200.00","2026-08-31","12300.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[761,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260A","作业幅宽:2.6m","型号名称：1JH-260A型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1475×3105×1160（mm）；作业小时生产率：0.65～1.3h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：260cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:1963r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：72把。","T202100130742","2200元","2200.00","2026-08-31","12600.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[762,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南沃正实业有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-280B","作业幅宽:2.8m","型号名称：1JH-280B型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1470×3235×1165（mm）；作业小时生产率：0.7～1.4h㎡/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：280cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:1963r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：76把。","T202100130742","2200元","2200.00","2026-08-31","20500.00","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[763,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.6m","配套动力范围：88.2～99.3kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3040×1160mm，作业小时生产率：0.8～1.2hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：260cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：84把。","T201900130361","2200元","2200.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[764,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽:3m","配套动力范围：88.2～117.6kW，配套动力输出轴转速：760r/min,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂连接，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3440×1160mm，作业小时生产率：0.8～1.3hm2/h，作业速度：3.3～5km/h，作业幅宽：300cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量：1根，刀轴设计转速：1850～2100r/min，刀轴最大回转半径：260mm，刀片型式：甩刀，刀片总安装数量：88把。","T201900130362","2200元","2200.00","2024-12-30","0.00","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[765,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","双轴式秸秆粉碎还田机","4JGH-255（A）","作业幅宽:2.55m","配套动力≧100kW、作业幅宽255cm、刀轴总成总安装刀数粉碎192把、灭茬72把、作业小时生产率1.2-1.9h㎡/h","鄂2017232","2200元","2200.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[766,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.50m","1.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式 2. 配套动力输出轴转速：760r/min  3.配套动力：95.6-117.6kw  4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2790×1080mm  5.工作幅宽：2500mm  6.作业速度范围：3-5km/h   7.刀轴设计转速：2200r/min  8.切碎机构转子半径：265Ømm  9. 切碎机构形式：弯刀+直刀  10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：弯刀96把，直刀48把  12.刀轴数量：1根","T202100130747","2200元","2200.00","2026-08-31","8500.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[767,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.60m","1.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式2. 配套动力输出轴转速：760r/min  3.配套动力：99.2-132.3kw  4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1260×2880×1110mm  5.工作幅宽：2600mm  6.作业速度范围：3-5km/h   7.刀轴设计转速：2200r/min  8.切碎机构转子半径：265Ømm  9. 切碎机构形式：弯刀+直刀  10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：弯刀104把，直刀52把  12.刀轴数量：1根","T202100130746","2200元","2200.00","2026-08-31","9400.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[768,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-345A","作业幅宽:3.45m","1.与配套拖拉机连接方式：三点悬挂 2.配套动力范围：154.4-191.1kw   3.配套动力输出轴转速：760r/min   4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2732×3966×1432mm  5.工作幅宽：345cm  6.作业速度：3-5km/h   7.刀轴设计转速：2000r/min  8.刀轴最大回转半径：380mm  9.刀片形式：锤爪  10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 刀片总安装数量：72把  12.刀轴数量：2根","T202000130832","2200元","2200.00","2025-12-30","41800.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[769,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.40m","1.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式2. 配套动力输出轴转速：760r/min  3.配套动力：132.3-161.8kw  4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×4850×1330mm  5.工作幅宽：4400mm  6.作业速度范围：3-5km/h   7.刀轴设计转速：2200r/min  8.切碎机构转子半径：265Ømm  9. 切碎机构形式：弯刀+直刀  10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：弯刀180把，直刀90把  12.刀轴数量：2根（单排）","T202100130748","2200元","2200.00","2026-08-31","23000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[770,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县自强机械有限公司","秸秆收集机","4Q-300D","作业幅宽:3.00m","1. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2750×3660×3950mm   2. 配套动力范围：147.1-176.5kw  3. 配套动力输出轴转速：760r/min  4. 结构形式：牵引式  5. 作业速度：0.83-1.38m/s \n6. 工作幅宽：3.0m   7.收集器形式：锤爪  8. 收集器工作部件数量：30个  9.输送器型式 ：螺旋搅龙式  10.抛送器型式： 离心风机  11.地轮规格：6.00-12   12.地轮数量：2个  13.运输间隙：80mm","T202013130305","2200元","2200.00","2025-12-29","40000.00","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[771,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-6TP","批处理量:6t;循环式:是 ","1.结构型式：循环式 2.整机质量：3300kg 3.外形尺寸（3550x1250x3600)mm4.批处理量：6t 5.处理量：≥1.0t/h  6.干燥速率1.1~1.5%/h 7.燃烧机：型式 热风炉 点火方式 手动  8.热风炉燃料种类：生物质9.电机总功率： 13kw 10.安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。","T201900511019","14700元","14700.00","2024-12-30","118000.00","13","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[772,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-5","批处理量:5t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：5吨；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2100×1980×5350","T201950500294","14700元","14700.00","2024-12-25","88000.00","6.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[773,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-10","批处理量:10t;循环式:是 ","批处理量:10吨/批；\n结构型式：批式循环；\n整机质量：2700(KG)；\n外形尺寸：2106*2080*7880(MM)；\n电机总功率：7.87(KW)；\n安全装置：满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置。","T201900320778","22600元","22600.00","2024-12-30","100000.00","7.87","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[774,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-15H","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量：15吨/批；\n结构型式：批式循环；\n外形尺寸：2106*2080*9000(MM)；\n整机质量：3000(KG)；\n电机总功率：7.87(KW)；\n安全装置：满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置。","T201900320777","22600元","22600.00","2024-12-30","150000.00","7.87","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[775,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量：15t；结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×1900×8405mm；烘干机电机总功率：7.4kw","2019TJ653","22600元","22600.00","2024-12-23","105000.00","7.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[776,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","常州东风农机集团有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDH-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；批处理量：15T","T202034461","22600元","22600.00","2025-12-28","220000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[777,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12","批处理量:12t;循环式:是 ","外形尺寸(长×宽×高):4200×2910×8950mm，整机质量：2340kg，循环批处理量：12t，处理方式：批式循环，加热方式：间接加热，电机总功率：9.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×6950mm,结构形式：固定式","2017TJ048","22600元","22600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[778,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-16","批处理量:16t;循环式:是 ","外形尺寸(长×宽×高):4200×2900×10880mm,整机质量:2600kg,循环批处理量:16t,处理方式：批式循环，加热方式：间接加热，电机总功率:9.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×8339mm,结构形式：固定式","2017TJ049","22600元","22600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[779,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-16A","批处理量:16t;循环式:是 ","外形尺寸(长×宽×高):4200×3010×11700mm,整机质量:2600kg,循环批处理量:16t,处理方式：批式循环，加热方式：间接加热，电机总功率:10.3kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×10138mm,结构形式：固定式","2017TJ008","22600元","22600.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[780,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","通用型谷物干燥机","CEL-1000","批处理量:10t;循环式:是 ","型号名称：CEL-1000 通用型谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热（可选配间接加热）；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2065×1660×7098（mm）；批处理量：10（t）；干燥速率：0.5～1.0（%/h）；烘干机电机总功率：6.408（kW）；燃烧器型号名称：KBR-90RC回转喷雾式；燃烧器燃料种类：煤油或高清洁柴油。","T201900320771","22600元","22600.00","2024-12-30","135000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[781,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","通用型谷物干燥机","CEL-1200","批处理量:12t;循环式:是 ","型号名称：CEL-1200 通用型谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热（可选配间接加热）；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2065×1660×8098（mm）；批处理量：12（t）；干燥速率：0.5～1.0（%/h）；烘干机电机总功率：6.408（kW）；燃烧器型号名称：KBR-90RC回转喷雾式；燃烧器燃料种类：煤油或高清洁柴油。","T201900320770","22600元","22600.00","2024-12-30","145000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[782,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","远红外线干燥机","RVF-1000","批处理量:10t;循环式:是 ","型号名称：RVF-1000 远红外线干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2065×1660×7493（mm）；批处理量：10（t）；干燥速率：0.5～1.0（%/h）；烘干机电机总功率： 6.168（kW）；燃烧器型号名称：TC-40AD枪式燃烧炉；燃烧器燃料种类：煤油或高清洁柴油；","T201900320772","22600元","22600.00","2024-12-30","190000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[783,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-14TP","批处理量:14t;循环式:是 ","1.结构型式:循环式;2.干燥方式:间接加热;3.外形尺寸:(4100x2750x4600)mm;4.批处理量:14t;5.干燥速率:1.3-1.5%/h;6.干燥段高度:2700mm;7.热风炉燃料种类:生物质;8.电机总功率:17.5kw;9.安全装置:外露回转防护装置过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器.","T201900511018","22600元","22600.00","2024-12-30","138000.00","17.5","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[784,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（混流）式谷物干燥机","5HRH-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式:循环式;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:2060×1845×10010;处理方式:批式循环式(混流);批处理量:15t;烘干机电机总功率:10.52kw","2019TJ694","22600元","22600.00","2024-12-23","130000.00","10.52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[785,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRS-16","批处理量:16t;循环式:是 ","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：3270X3380X11460；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥16t（稻谷）；电机总功率：9.75kw","GZNJ/TJ 2018-224","22600元","22600.00","2023-12-31","135000.00","9.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[786,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-100BC","批处理量:10t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）：2260×1890×7300mm；批处理量：10t；干燥速率：0.5-1.0%/h；干燥段高度：1200 mm；缓苏段高度：4800 mm；有效容积：\t19.5 m³；热风温度范围\t：40-60℃；排粮机电机功率：0.2 kw；提升机生产率：15t./h；提升机电机功率：1.5kw；热风机数量：1；热风机型号名称：4-72-5# 4kw；热风机转数：1450r/min；热风机风压：860Pa\t；热风机流量：10500m³/h；热风机电机功率：4kw；烘干机电机总功率：7.4kw；燃烧器型号名称：BS15 燃油炉 140kw；燃烧器燃料种类：0#柴油；燃烧器喷火头数量：2个；燃烧器热功率：504000KJ/h\t；","T201900310158","22600元","22600.00","2024-11-28","0.00","7.4","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[787,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-120BC","批处理量:12t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）： 2260×1890×7900 mm；批处理量：12t；干燥速率：0.5-1.0%/h；干燥段高度：1200 mm；缓苏段高度：5200 mm；有效容积：20.5 m³；热风温度范围\t：40-60℃；排粮机电机功率：0.2 kw；提升机生产率：15t./h；提升机电机功率：1.5kw；热风机数量：1；热风机型号名称：4-72-5#  4kw；热风机转数：1450 r/min；热风机风压：860Pa\t；热风机流量：10500m³/h；热风机电机功率：4kw；烘干机电机总功率：7.4kw；燃烧器型号名称：BS15 燃油炉 140kw；燃烧器燃料种类：0#柴油；燃烧器喷火头数量：2个；燃烧器热功率：504000KJ/h\t；","T201900310159","22600元","22600.00","2024-11-28","0.00","7.4","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[788,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS-150BC","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：循环式；处理量:15t/批；机体外型尺寸(长×宽×高):3900×2000×9700mm；整机质量:2890kg；降水幅度:0.8%/h；装机容积:29m^3；热风机型号:4-72-5A；热风机转速:1450r/min；热风机全压:860Pa；热风机流量:10500m3/h；热风机功率:4kW；燃烧器型号：BS15型柴油炉，燃烧器热功率（输出热量）：504000KJ/h。","T20200606288","22600元","22600.00","2026-03-04","0.00","8.1","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[789,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","低温循环式谷物干燥机","5HXY-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式:循环式；批处理量(T):15T","T202000231020","22600元","22600.00","2025-12-30","164900.00","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[790,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20H","批处理量:20t;循环式:是 ","干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2480×2250×9625mm,批次处理量:20t,电机总功率:10.25kw,干燥速率：≥0.5%/h，装机容量：36.19m³，干燥方式：间接加热,结构形式：循环式","2017TJ591","26300元","26300.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[791,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-22","批处理量:22t;循环式:是 ","外形尺寸(长×宽×高):4440×3310×12330mm,整机质量:4500kg,循环批处理量:22t,处理方式：批式循环，加热方式：间接加热，电机总功率:12.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2480×2060×10464mm,结构形式：固定式","2017TJ009","26300元","26300.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[792,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-25","批处理量:25t;循环式:是 ","干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2480×2250×11140mm,批次处理量:25t，电机总功率:10.25kw,干燥速率：≥0.5%/h，装机容量：44.87m³,干燥方式：间接加热,结构形式：循环式","2017TJ592","26300元","26300.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[793,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-25H","批处理量:25t;循环式:是 ","干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2480×2250×11260mm,批次处理量:25t，电机总功率:10.25kw,干燥速率：≥0.5%/h，装机容量：44.86m³,干燥方式：间接加热,结构形式：循环式","2017TJ593","26300元","26300.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[794,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-210","批处理量:21t;循环式:是 ","批处理量：21T；结构型式：批式循环；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2272×2282×10831（mm）；电机总功率：11.6kw","T202132320281","26300元","26300.00","2026-10-07","168000.00","11.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[795,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXJ-RL20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式:循环式;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:2520×2380×9890处理方式: 批式循环式;批处理量:20t;烘干机电机总功率:11.3kw","T202100520844","26300元","26300.00","2026-08-31","150000.00","11.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[796,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","循环式谷物干燥机","5HS200-200D","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外型尺寸（长×宽×高）： 2260×2195×10300 mm；批处理量：20t；干燥速率：0.5-1.0%/h；干燥段高度：1200 mm；缓苏段高度：7200 mm；有效容积：36 m³；热风温度范围：40-60℃；排粮机电机功率：0.2 kw；提升机生产率：20t./h；提升机电机功率：2.2kw；热风机数量：1；热风机型号名称：4-72-6A  5.5kw；热风机转数：1440r/min；热风机风压：860Pa；热风机流量：15177m³/h；热风机电机功率：5.5kw；烘干机电机总功率：9.6kw；燃烧器型号名称：BS16 燃油炉 160kw；燃烧器燃料种类：0#柴油；燃烧器喷火头数量：2个；燃烧器热功率：576000KJ/h\t；","T201900310160","26300元","26300.00","2024-11-28","0.00","9.6","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[797,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","批式循环谷物干燥机","5HXG-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：20t；","T202100340800","26300元","26300.00","2026-08-31","120000.00","11.57","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[798,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量:30吨/批；\n结构型式:批式循环；\n整机重量：8000(KG)；\n外形尺寸:3500*2500*10036(MM)；\n功率:17.35(KW)；\n安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置。","T201900320779","46900元","46900.00","2024-12-30","280000.00","17.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[799,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量：30t；结构型式：循环式；烘干机电机总功率：16.2kw；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：3100×2220×10585mm","2019TJ652","46900元","46900.00","2024-12-23","160000.00","16.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[800,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","常州东风农机集团有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDH-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；批处理量：32T","T202034462","46900元","46900.00","2025-12-28","250000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[801,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","外形尺寸(长×宽×高):4840×4760×13130mm,整机质量:5500kg,循环批处理量:30t,处理方式：批式循环，加热方式：间接加热，电机总功率:20.2kw,箱体尺寸(长×宽×高):2900×2250×11491mm,结构形式：固定式","2017TJ010","46900元","46900.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[802,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30HA","批处理量:30t;循环式:是 ","干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3270×2550×11708mm,批次处理量:30t，电机总功率:16.3kw,干燥速率：≥15t.%/h，装机容量：57.2m³,干燥方式：间接加热,结构形式：循环式","2019TJ477","46900元","46900.00","2023-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[803,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-35","批处理量:35t;循环式:是 ","干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3260×2540×10880mm,批次处理量:35t，电机总功率:15.25kw,干燥速率：≥0.5%/h，装机容量：62.85m³,干燥方式：间接加热,结构形式：循环式","2017TJ627","46900元","46900.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[804,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-35H","批处理量:35t;循环式:是 ","干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3260×2540×10960mm,批次处理量:35t，电机总功率:15.25kw,干燥速率：≥0.5%/h，装机容量：62.85m³,干燥方式：间接加热,结构形式：循环式","2017TJ594","46900元","46900.00","2021-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[805,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥三伍机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30.0","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量30t；循环式； 外形尺寸： 3560×3560×10415； 整机质量：5250kg；最大功率：15.75KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式：人工； 降水率(%/h)","2019TJ561","46900元","46900.00","2024-12-23","180000.00","15.75","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[806,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河北铠嘉机械制造有限公司","循环式谷物烘干机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式 （连续式/批式循环/批式静态）：批式循环；\n干燥方式（直接加热/间接加热）：直接加热；\n干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3720×2390×10820；\n批处理量\tt：32；\n降水速率\t%/h：0.6-1.2；\n干燥段数量个：5；\n缓苏段数量个：9；\n干燥段总高度\tmm：2875；\n缓苏段总高度\tmm：5175；\n有效容积\tm3：57；\n烘干机电机总功率kW：21.25；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃油","T202100520852","46900元","46900.00","2026-08-31","160000.00","21.25","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[807,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","谷物大型干燥机","CEL-3000","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：CEL-3000 型谷物大型干燥机；结构型式（连续式/批式循环/批式静态）：批式循环；干燥方式（直接加热/间接加热）：直接加热/间接加热（选配）；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：3420×2400×10610（mm）；批处理量：30（t）；降水速率：0.4～1.0（%/h）；烘干机电机总功率：16.892（kW）；提供热源的设备型号名称：OM-2NW枪式燃烧器/RIELLO40系列、RS系列燃烧器/热泵机组；热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃油/燃气/耗电。","T202132320280","46900元","46900.00","2026-10-07","400000.00","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[808,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","宁波天海制冷设备有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-300B","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-300B型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2870×2370×11750；\n批处理量（t）:30;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:1735（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）8280（数量1段）；\n有效容积（m3）:54.69;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kW）：0.2；\n提升机生产率（t/h）:30;\n提升机电机功率（kW）：3.7；\n热风机数量：2；\n热风机型号名称：4-72型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1116~1790;\n热风机流量(m3/h):8288~16576；\n热风机电机功率（kW）7.5×2;\n烘干机电机总功率（kW）：20.5；\n热泵型号名称：5RWF300型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kW）：104.28；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:1080000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：8；\n热泵辅助电加热功率（kW）:22.5;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202169690112","46900元","46900.00","2026-07-29","420000.00","20.5","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[809,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","青县宇瑞电子机箱制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环，干燥方式：直接加热，干燥工艺：混流，外形尺寸：3200*2300*11300，批处理量：30t，降水速率;0.8~1.5，电机总功率：23.5KW，热源型式：燃气，热源设备名称：RQL50型燃气炉，热源热功率：2100000（500000）KJ/h","T202100520846","46900元","46900.00","2026-08-31","205000.00","23.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[810,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","青县宇瑞电子机箱制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式：批式循环，干燥方式：直接加热，干燥工艺：混流，外形尺寸：4000*2450*10500，批处理量：35t，降水速率：0.8~1.5，热风温度范围：60~120，烘干机电机总功率：30.5KW，热源型式：燃气，热源设备名称;RQL70型燃气炉，热源热功率：2930000（700000）KJ/h","T202100520845","46900元","46900.00","2026-08-31","215000.00","30.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[811,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（混流）式谷物干燥机","5HRH-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式:循环式;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:3265×2560×10370;处理方式:批式循环式(混流);批处理量:35t;烘干机电机总功率:17.17kw","2019TJ693","46900元","46900.00","2024-12-23","240000.00","17.17","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[812,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环（横流）式谷物干燥机","5HRX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式:循环式;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:3065×3265×9790;处理方式:批式循环式(横流);批处理量:35t;烘干机电机总功率:17.17kw","2019TJ692","46900元","46900.00","2024-12-23","240000.00","17.17","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[813,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXH-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式:循环式;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:3260×2560×11180处理方式: 批式循环式;批处理量:≥30t;烘干机电机总功率:16.6kw","T202000341147","46900元","46900.00","2025-12-30","220000.00","16.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[814,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","台州市一鸣机械股份有限公司","低温循环式干燥机","5HX-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式:批式循环;干燥方式:直接加热;机体外形尺寸:3000×2260×10750mm;批次处理量:30t;干燥速率:0.5～1.0%/h;干燥段数量/高度:1/1200个/mm;有效容积:54m³;热风温度范围:40～65℃;热风机数量:2个;热风机电机功率:5.5kWX2;燃烧器型号名称:BS35 型燃油炉;燃烧器热功率: 1108800kJ/h;燃烧器燃料种类:0#柴油;排粮电机功率:0.2kW;提升机生产率:30t/h;提升机电机功率:2.2kW;","T201900310577","46900元","46900.00","2024-12-30","0.00","16.95","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[815,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-30","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-30型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2870×2370×11750；\n批处理量（t）:30;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:1735（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）8280（数量1段）；\n有效容积（m3）:54.69;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kW）：0.2；\n提升机生产率（t/h）:30;\n提升机电机功率（kW）：3.7；\n热风机数量：2；\n热风机型号名称：4-72型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1116~1790;\n热风机流量(m3/h):8288~16576；\n热风机电机功率（kW）7.5×2;\n烘干机电机总功率（kW）：20.5；\n热泵型号名称：5RWF300型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kW）：104.28；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:1080000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：8；\n热泵辅助电加热功率（kW）:22.5;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202169690113","46900元","46900.00","2026-07-29","420000.00","20.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[816,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量20-50t/d连续式谷物烘干机","滑县星火机械设备有限公司","连续式谷物干燥机","5HLX-26","处理量:26t;连续式:是 ","\"结构型式（连续式/循环式）：连续式\n；处理量：26t/d；型号名称：5HLX-26；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：8400×4300×1120；干燥方式（直接加热/间接加热）：间接加热；干燥段数量/每段高度个/mm： 1/2370；缓苏段数量//每段高度个/mm：1/2370；冷却段高度mm：2370；热风机数量：1个；热风机电机功率：2.2kW；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：2.2kW；燃烧器型式：直喷式；燃料种类：液化气/天然气；鼓风机功率：2.2kW；排粮电机功率:0.25×3kW；\"","新2019080","15000元","15000.00","2024-04-10","50000.00","7.35","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[817,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","新野县为农农机有限公司","连续式粮食烘干机","5H-50C","处理量:50t;连续式:是 ","产品型号名称：5H-50C型连续式粮食烘干机；结构形式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流;外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×1900×6870；处理量（t/d）：50；降水幅度(%):3～5;干燥段数量(个）：5；缓苏段数量：4；干燥段总高度（mm）：1850；缓苏段总高度（mm）：1600；冷却段高度（mm）：1000；有效容积（m3）：16；热风机电机功率（kw）：7.5；冷却风机电机功率（kw）：1.5；烘干机电机总功率（kW）：10.85","T202100520849","31000元","31000.00","2026-08-31","103300.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[818,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河北铠嘉机械制造有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式 （连续式/批式循环/批式静态）：连续式；\n干燥方式（直接加热/间接加热）：直接加热；\n干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：6000×2790×6750；\n处理量t/d：100；\n降水幅度，%：5-15；\n干燥段数量个：10；\n缓苏段数量个：2；\n干燥段总高度\tmm：6000；\n缓苏段总高度\tmm：2164；\n冷却段高度\tmm：1200；\n有效容积\tm3：30；\n热风温度范围\t℃：50-150；\n热风机数量个：2；\n热风机送风型式（正压/负压）：正压；\n烘干机电机总功率\tkW：45.2","T202100520850","69000元","69000.00","2026-08-31","240000.00","45.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[819,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河北铠嘉机械制造有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式 （连续式/批式循环/批式静态）：连续式；\n干燥方式（直接加热/间接加热）：直接加热；\n干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：7200×3490×8050；\n处理量t/d：120；\n降水幅度，%\t：5-15；\n干燥段数量个：12；\n缓苏段数量个：4；\n干燥段总高度\tmm：7200；\n缓苏段总高度\tmm：2400；\n冷却段高度mm：1200；\n有效容积\tm3：43；\n烘干机电机总功率\tkW：55；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃油；","T202100520851","69000元","69000.00","2026-08-31","245000.00","55","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[820,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯丰粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HG-100T","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2000*2600*16700mm；处理量：100t/d；降水幅度：5%～15%；缓苏段数量/每段高度：3个/700mm；干燥段数量/每段高度：3个/2700mm、3600mm、1800mm；干燥机净容量：35.4m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：110～160℃；热风机型号名称：Y4-73-8D通风机和Y4-73-7D通风机；热风机数量：2个；热风机电机功率：18.5kw和15kw；冷却风机型号名称：4-72-6C通风机；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：11kw；热风炉型号名称：WRM120-AⅡ燃煤热风炉；引烟风机型号名称：Y5-47-6C通风机；燃料种类：Ⅱ类烟煤；鼓风机功率：3.0kw；排粮电机功率：1.1kw；配套总功率：76.2kw。","辽2018018","69000元","69000.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[821,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯丰粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HG-150T","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；外形尺寸：2600*2600*18500mm；处理量：150t/d；降水幅度：5%～15%；缓苏段数量/每段高度：3个/700mm；干燥段数量/每段高度：3个/3600mm、3600mm、1800mm；干燥机净容量：60m³；冷却段高度：2700mm；热风温度范围：110～160℃；热风机型号名称：Y4-73-8D通风机和Y4-73-8D通风机；热风机数量：2个；热风机电机功率：22kw和22kw；冷却风机型号名称：4-72-7C通风机；冷却风机数量：1个；冷却风机电机功率：15kw；热风炉型号名称：WRM180-AⅡ燃煤热风炉；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；燃料种类：Ⅱ类烟煤；鼓风机功率：4.0kw；排粮电机功率：1.1kw；配套总功率：88.2kw。","辽2018019","69000元","69000.00","2022-12-31","0.00","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[822,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","辽宁金谷干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSH-300","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式。\n处理量：≥360 t/d（5%≤降水幅度＜10%）； ≥300t/d （10%≤降水幅度≤15%）。","T20202121011","69000元","69000.00","2025-06-22","760000.00","189","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[823,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n处理量：≥300t/d(5%≤降水幅度＜10%），≥200t/d（10%≤降水幅度≤15%）；\n总功率：106.4kW","T201900210152","69000元","69000.00","2024-11-28","520000.00","106.4","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[824,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN300","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n处理量：≥500t/d(5%≤降水幅度＜10%），≥300t/d（10%≤降水幅度≤15%）；\n总功率：148.1kW","T201900210151","69000元","69000.00","2024-11-28","750000.00","148.1","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[825,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN500","处理量:500t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n处理量：≥640t/d(5%≤降水幅度＜10%），≥500t/d（10%≤降水幅度≤15%）；\n总功率：241.6kW","T201900210150","69000元","69000.00","2024-11-28","1100000.00","241.6","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[826,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","5HSHN-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构尺寸（mm）：3080×3080×22370；整机质量（Kg）：16000；结构型式：固定式；处理量（t/d）：≥215（5%≤降水幅度＜10%） ≥200（10%≤降水幅度≤15%）；装机容积（m3）：113.2；电机总功率（Kw）：128.7；热风机型号：Y4-73-9D；热风炉型号：RFL-240；燃烧机型式：机烧热风炉；燃烧机点火方式：采用人工方式，点燃秸秆类农作物进而使生物质或煤炭燃烧，使机具运行；燃料：生物质或燃煤 处理方式：连续式；结构形式：固定式；连续式处理量（t/d)：200","T20212121019","69000元","69000.00","2026-07-15","480000.00","128.7","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[827,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-10","处理量:240t;连续式:是 ","结构尺寸(㎜):3000×3000×18800;整机质量(kg):26000;结构型式:连续式;处理量(t/h):10;装机容积(m3):110;电机总功率(kW):106.25;热风机型号:G4-73№9D×2台;热风炉型号:RFL2.8-240;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭；处理量(t/d):240","T201900060319","69000元","69000.00","2024-12-30","430000.00","106.25","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[828,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-15","处理量:360t;连续式:是 ","结构尺寸(㎜):3000×3500×20600;整机质量(kg):32000;结构型式:连续式;处理量(t/h):15;装机容积(m3):150;电机总功率(kW):143.25;热风机型号:Y4-73№10D、Y4-73№09D;热风炉型号:RFL4.2-360;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭；处理量(t/d):360","T201900060320","69000元","69000.00","2024-12-30","630000.00","143.25","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[829,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-25","处理量:600t;连续式:是 ","结构尺寸(㎜):4000×3500×19580;整机质量(kg):52000;结构型式:连续式;处理量(t/h):25;装机容积(m3):260;电机总功率(kW):237.5;热风机型号:Y4-73№11D、Y4-73№10D、Y4-73№09D;热风炉型号:RFL7-600;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭；处理量(t/d):600","T201900060317","69000元","69000.00","2024-12-30","900000.00","237.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[830,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-5","处理量:120t;连续式:是 ","结构尺寸(㎜):2000×2500×13200;整机质量(kg):12000;结构型式:连续式;处理量(t/h):5;装机容积(m3):60;电机总功率(kW):56.2;热风机型号:Y4-68-9C;热风炉型号:RFL2.1-180;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭；处理量(t/d):120","辽2017075","69000元","69000.00","2021-12-31","330000.00","56.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[831,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-7.5","处理量:180t;连续式:是 ","结构尺寸(㎜):3000×3000×11570;整机质量(kg):16000;结构型式:连续式;处理量(t/h):7.5;装机容积(m3):80;电机总功率(kW):81.25;热风机型号:G4-73№9D;热风炉型号:RFL2.1-180;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭；处理量(t/d):180","T201900060318","69000元","69000.00","2024-12-30","0.00","81.25","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[832,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","新野县为农农机有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100C","处理量:100t;连续式:是 ","产品型号名称：5H-100C型连续式粮食烘干机；结构形式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥工艺：混流;外形尺寸(长×宽×高)mm：2400×2400×11050；处理量（t/d）：100；降水幅度(%):3～5;干燥段数量(个）：5；缓苏段数量：4；干燥段总高度（mm）：3000；缓苏段总高度（mm）：2320；冷却段高度（mm）：1500；有效容积（m3）：41；热风机电机功率（kw）：11；冷却风机电机功率（kw）：3；烘干机电机总功率（kW）：17.75","T202100520847","69000元","69000.00","2026-08-31","230000.00","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","","","",""]
[833,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300A","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1；发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320126","6900元","6900.00","2024-12-30","35000.00","22.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH20WG1281","国家拖拉机质量监督检验中心"," （2019）委检字整机类第0022号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[834,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF350-10","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8,发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320126","6900元","6900.00","2024-12-30","38000.00","25.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH19GW1781","国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0022号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[835,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SE300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：22.06kW/30马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1345kg","08020P10054R0M","6900元","6900.00","2025-12-19","31000.00","22.06","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0971","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[836,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3266×1440×2450（至安全架顶）；轴距mm：1622；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1010、1110、1210，后轮1035、1100、1135、1200、1235、1300、1335、1406；最小使用质量kg：1160；标准配重（前/后）kg：80/180；最小使用比质量kg/kw：45；档位数(前进/倒退)：9/3；主变速档位数：3；副变速档位数：3+1；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：机械；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮5.00-15，后轮9.5-24；轮胎数量（前/后）：2/2；","T202000321079","6900元","6900.00","2025-12-30","0.00","25.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","（2011）委字01类第170号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[837,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF300-C","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","扬动YD4U30V1国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出、便携前配重、单层后配重。","T202037370115","6900元","6900.00","2025-07-06","23046.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401134  Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[838,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF350-1","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","常柴ZN485T国Ⅲ、风云机罩、力位调节提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹装置、便携前配重、单层后配重。","T201900220487","6900元","6900.00","2024-12-30","23046.00","25.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201401140-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[839,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：22.1kW, 驱动型式：两轮驱动，外廓尺寸（长X宽X高及部位）（mm) 3300X1300X2240(安全架顶部）  轴距（mm)  1700  ， 轮距（前轮/后轮）（mm) 950、1000、1170/1000、1100、1200  .","T202037370339","6900元","6900.00","2025-12-29","31000.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202004025-X01; NW202004026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201304009","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[840,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：25.8kW, 驱动型式：两轮驱动，外廓尺寸（长X宽X高及部位）（mm) 3315X1300X2240(安全架顶部）  轴距（mm)  1755  ， 轮距（前轮/后轮）（mm) 950、1000、1170/1000、1100、1200  .","T202037370339","6900元","6900.00","2025-12-29","33000.00","25.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202004025-X01;NW2004026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201304009","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[841,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M300-E","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：22.1KW","T202000430611","6900元","6900.00","2025-09-29","31500.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","JW201701009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W20109019-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[842,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3350×1440×2180；轴距或履带接地长mm：1700；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：960/1225；最小使用质量kg：1150；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)5.00-16/9.5-24；功率：22.1kw;驱动方式：两轮驱动","T201900430932","6900元","6900.00","2024-12-30","24150.00","22.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019DF015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","JDZK20131","河北省农业机械鉴定站"]
[843,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3340×1470×2180  ；轴距或履带接地长mm：1790；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：970/1220；最小使用质量kg：1170；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-16/9.5-24；功率：25.8kw;驱动方式：两轮驱动","T201900430932","6900元","6900.00","2024-12-30","24150.00","25.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019DFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","JDZK20133","河北省农业机械鉴定站"]
[844,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-10","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4；发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320126","7500元","7500.00","2024-12-30","40000.00","29.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH20WG1281"," 国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0022号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[845,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-15","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4；发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320126","7500元","7500.00","2024-12-30","38000.00","29.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH20WG1281"," 国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0022号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[846,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450-15","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型号、名称：DF450-15；两驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3305×1440×2320mm 安全架；最小使用质量：1355kg；最小使用比质量：40.94 kg/kW； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；整机发动机与离合器联接方式:直联式;排放标准：国三；","T201932320126","7500元","7500.00","2024-12-30","40000.00","33.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH19GW1781"," 国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0022号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[847,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4(选装29.42/29.5)kW/40马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1650kg（安全架），1800kg（驾驶室）","T201900020206","7500元","7500.00","2024-12-30","45000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0841、FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","W2009-22","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验站"]
[848,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1720kg","T202000411258","7500元","7500.00","2025-12-30","48800.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[849,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME450-1","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1820kg","T202000411258","7500元","7500.00","2025-12-30","51800.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[850,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5）kW/40马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1905kg（安全架）、2080kg（驾驶室）","部20171317","7500元","7500.00","2021-12-31","48300.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0281、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS037","河南省农业机械试验鉴定站"]
[851,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1905kg（安全架）、2080kg（驾驶室）","部20171332","7500元","7500.00","2021-12-31","50600.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0281 、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS039","河南省农业机械试验鉴定站"]
[852,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SE400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5）kW/40马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1400kg","08020P10054R0M","7500元","7500.00","2025-12-19","34000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0971","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0581","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[853,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4(选装29.42、29.5)kW/40马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1500kg","T202000411254","7500元","7500.00","2025-12-30","36700.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[854,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SK400-2","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.42、29.5、29.5）kW/40马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1560kg（安全架）、1710kg（驾驶室）","08020P10054R0M","7500元","7500.00","2025-12-19","41000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0851、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[855,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SK450-2","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1600kg（安全架）、1740kg（驾驶室）","08020P10054R0M","7500元","7500.00","2025-12-19","45000.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0851、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[856,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","400-A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高): 3510×1573×2380（安全架顶部) mm；驱动型式:两驱；功率:40马力；轴距:1830MM；最小离地间隙及部位：400 mm（下拉杆座底部）；轮距（前轮/后轮）：1215、1340/1200～1430mm；最小使用质量:1390KG；标准配重质量(前/后)：48/66KG；最小使用比质量（kg/kw）：47.1；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010,安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：5.00-15/11.2-24，选装件轮胎型号（前轮/后轮）5.00-12/11.2-20、9.5-24、9.5-20、13.8-20 ；","T202037370122","7500元","7500.00","2025-07-06","39800.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202003026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502023-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[857,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400-C","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","四达490国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重、安全架。","T202037370115","7500元","7500.00","2025-07-06","25050.00","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401134 Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[858,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF450E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","江动4B4M1国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮500-15后轮9.5-24、0.96m轮距、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配、安全架。\n全柴\t4B2-45V32 国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮500-15后轮9.5-24、0.96m轮距、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配、安全架。","部20170759","7500元","7500.00","2021-12-31","25050.00","34","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201610106","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[859,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：29.5kW, 驱动型式：两轮驱动，外廓尺寸（长X宽X高及部位）（mm) 3330X1300X2240(安全架顶部）  轴距（mm)  1755  ， 轮距（前轮/后轮）（mm) 950、1000、1170/1000、1100、1200  .","T202037370339","7500元","7500.00","2025-12-29","35000.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202004025-X01;NW2004026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201304009","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[860,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40马力；驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1386×2200mm（安全架顶）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：564.9mm；最小使用质量：1370kg；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900220494","7500元","7500.00","2024-12-30","36500.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201707034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308052-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[861,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M450-E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","T202137370001","7500元","7500.00","2026-03-29","41300.00","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202003003 NW202004004-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401162-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[862,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：1400kg；外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3400×1570×2170（防翻架顶部）;轴距：1840mm；常用轮距（前轮/后轮mm）：1300/1300，","T201900410917","7500元","7500.00","2024-12-30","37000.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201905030","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401076-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[863,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱，外廓尺寸（mm）：3600×1540×2110，轴距（mm）：1850,常用轮距（mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）:1380,标准配重（前/后）（kg）：42/180，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：404.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1054，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:80.5，最小使用比质量（kg/kW）:41.7","T201900320629","7500元","7500.00","2024-12-30","37500.00","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202007008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401116-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[864,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3350×1460×2180；轴距或履带接地长mm：1790；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：960/1220；最小使用质量kg：1272；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)5.00-16/9.5-24；功率：29.4kw;驱动方式：两轮驱动","T201900430932","7500元","7500.00","2024-12-30","26250.00","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019DFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","JDZK20136","河北省农业机械鉴定站"]
[865,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1720kg","T202000411258","8200元","8200.00","2025-12-30","49800.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[866,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME500-1","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1820kg","T202000411258","8200元","8200.00","2025-12-30","52800.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[867,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2052kg（安全架），2110kg（驾驶室）","部20171319","8200元","8200.00","2021-12-31","56500.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS041","河南省农业机械试验鉴定站"]
[868,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2289kg（安全架），2560kg（驾驶室）","部20171322","8200元","8200.00","2021-12-31","64000.00","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS042","河南省农业机械试验鉴定站"]
[869,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF550-6","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2170kg（安全架）、2330kg（驾驶室）","08020P10054R0M","8200元","8200.00","2025-12-19","65000.00","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[870,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；功率：36.8kw；外廓尺寸(长×宽×高) : 3530mm×1630mm×2455mm ； 最小使用质量:1640 kg；轴距: 1810mm ； 轮距(前轮/后轮): 1210mm、1310mm/1220mm、1320mm、1420mm； 常用轮距(前轮/后轮):1210mm/1320mm ； 最小离地间隙（离地部位） : 390mm ； 标准配重(前/后): 90kg/120kg；轮距(前轮/后轮)调整方式 :有级可调/有级可调 ； 最大配重(前/后) : 90kg/120kg ； 档位数 前进/倒退/爬行： 8/2/0 ； 主变速/副变速/其他：5/2/0 ；","部20180947","8200元","8200.00","2022-12-31","27800.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180600186","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[871,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3550x1430x2000mm；轴距或履带接地长：1810mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1100/1140mm；整机最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1510kg；整机标准配重(前/后)：50/56kg ；整机最小使用比质量：41.03kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","2019TJ555","8200元","8200.00","2024-12-23","50000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2018IFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505039-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[872,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：园艺；外廓尺寸(长×宽×高): 3340×1420×2200（安全架顶部）MM；驱动型式:两驱；功率:50马力；轴距: 1840 MM；最小离地间隙及部位：250 mm（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1030、1130、1230/1050～1150mm；最小使用质量: 1400 KG；标准配重质量(前/后)：48/24 KG；最小使用比质量（kg/kw）：38.0；档位数(前进/倒退): 8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT904.46N.010 安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：4.50-12/9.5-20","T202000370251","8200元","8200.00","2025-07-05","45800.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909059-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502029-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[873,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","四达DW37DT国Ⅲ、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出, 便携前配重、单层后配重。","部20190314","8200元","8200.00","2023-12-31","27388.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2018IKKX019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[874,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","全柴4B5-50V32国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮500-15后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配。","部20170762","8200元","8200.00","2021-12-31","27388.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF550B","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","四达4BW3Z国Ⅲ、 风云机罩、前轮5.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、 双速输出(540/760)、便携前配重、双层后配重。","部20171846","8200元","8200.00","2021-12-31","27388.00","41","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201910024、W201910026","山东省农业机械科学院产品质量检测中心","W201610065","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M500-B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202000370550","8200元","8200.00","2025-09-29","69000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," NW202003005、NW202003006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401163-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱，外廓尺寸（mm）：3800×1614×2080，轴距（mm）：1995,常用轮距（mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:1980,标准配重（前/后）（kg）：84/180，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1+1），发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：800.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:92，最小使用比质量（kg/kW）:53.8","T201900320631","8200元","8200.00","2024-12-30","41500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201404023","山东省农业机械产品质量监督检验站","鲁TK2010007","山东省农业机械试验鉴定站"]
[878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","500-D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：2950×1340×2100；        \n最小使用质量：1300kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","T202100431044","8200元","8200.00","2026-11-02","31500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401034-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3100×1450×1970（至安全架顶）；轴距：1820；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1155；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：970；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：81；最小使用质量：1450；标准配重(前/后)：15/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH550.46.001AZ；型式：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；动力输出轴转速（r/min）：720；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/9.50-20","T201900370851","8200元","8200.00","2024-12-30","36000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201205003","山东省农业机械产品质量监督检验站","B2010TJ65004","新疆维吾尔族自治区农牧业机械试验鉴定站"]
[880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE500-1","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：50马力（36.8kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：46.20（带安全架）/48.91（带驾驶室）；配套发动机型号：4L68常柴（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1680×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1835；最小使用质量(kg)：1700（带安全架）/1800（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：。6.5-16/13.6-28","T202132320270","8200元","8200.00","2026-10-07","53000.00","36.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2020070、SAM2020069","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01061","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2295kg（安全架），2560kg（驾驶室）","部20171320","9000元","9000.00","2021-12-31","65000.00","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS043","河南省农业机械试验鉴定站"]
[882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF600-6","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2170kg（安全架）、2330kg（驾驶室）","08020P10054R0M","9000元","9000.00","2025-12-19","70000.00","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC600-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2650 mm；轴距1850mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200mm；最小使用质量：1575kg；标准配重（前/后）：64 kg /86kg；档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8；主变速档位数*副变速挡位数：（4+1）*2，选装4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28，选装5.00-15/11.2-24","T202100220785","9000元","9000.00","2026-08-31","53000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第144号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱，外廓尺寸（mm）：3850×1650×2300，轴距（mm）：2020,常用轮距（mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2120,标准配重（前/后）（kg）：84/180，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1+1），发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：800.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:92，最小使用比质量（kg/kW）:48.1","T201900320631","9000元","9000.00","2024-12-30","45500.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201404023","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212029-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","600-D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：2950×1340×2100；        \n最小使用质量：1360kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","T202100431044","9000元","9000.00","2026-11-02","36000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401034-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：4130×1830×2370（至安全架顶）；轴距：2025；轮距(前轮/后轮)或轨距：1205、1305、1405/960-1500；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量：2145；标准配重(前/后)：150/180；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/0；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH804.46.001：型式：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级；副变速箱换档方式：机械有级；动力输出轴转速（r/min）：540/760； 轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28","2019TJ587","9000元","9000.00","2024-12-23","66000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201705038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502012-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE600-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：60马力（44.1kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.55（带安全架）/40.82（带驾驶室）；配套发动机型号：4G33T-60G31E常柴（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1680×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1835；最小使用质量(kg)：1700（带安全架）/1800（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.5-16/13.6-28。","T202132320270","9000元","9000.00","2026-10-07","54000.00","44.1","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2020070、SAM2020069","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01061","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320407","11300元","11300.00","2025-12-30","75000.00","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH16GW0431 / FH13GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心"," (2005)委字01类第18号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF750","功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机功率:75马力\t功率:75马力;驱动方式:两轮驱动 ;;驱动方式:两轮驱动 ;发动机与离合器联接方式：直联式 ，国三排放。","T201900320588","11300元","11300.00","2024-12-30","80000.00","55.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0301"," 国家拖拉机质量监督检验中心","B2011TJ32006号（见B2011TJ32006号推广鉴定报告可靠性评价）","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2584kg（安全架）、2725kg（驾驶室）","08020P10055R0M","11300元","11300.00","2025-12-19","70000.00","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0981、FH20GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0491","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF700-6","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW（选装52kW、51.5kW）/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2170kg（安全架）、2330kg（驾驶室）","08020P10055R0M","11300元","11300.00","2025-12-19","70000.00","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SK700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1965kg（安全架）、1995kg（驾驶室）","08020P10055R0M","11300元","11300.00","2025-12-19","55000.00","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW1011、 FH20GW1021","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0541","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC700-E","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2650 mm；轴距1850mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200mm；最小使用质量：1575kg；标准配重（前/后）：64 kg /86kg；档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8；主变速档位数*副变速挡位数：（4+1）*2，选装4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28，选装5.00-15/11.2-24","T202100220785","11300元","11300.00","2026-08-31","57000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第144号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE700-1","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.45（带安全架）/40.39（带驾驶室）；配套发动机型号：4L88-70G31E常柴（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1680×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1835；最小使用质量(kg)：1980（带安全架）/2080（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.5-16/13.6-28。","T202132320270","11300元","11300.00","2026-10-07","55000.00","51.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2020070、SAM2020069","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01061","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2584kg（安全架）、2725kg（驾驶室）","08020P10055R0M","13600元","13600.00","2025-12-19","80000.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0981、FH20GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0491","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF800-6","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2410kg（安全架）、2425kg（驾驶室）","08020P10055R0M","13600元","13600.00","2025-12-19","80000.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0531","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2700kg","T202000411255","13600元","13600.00","2025-12-30","80700.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","201516","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK800-1","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2900kg","T202000411255","13600元","13600.00","2025-12-30","86500.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","201520","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：2764kg（安全架）、2905kg（驾驶室）","08020P10055R0M","18400元","18400.00","2025-12-19","90000.00","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0981、FH20GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0571","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320410","24100元","24100.00","2025-12-30","100000.00","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1291   FH20GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","（2005）委字01类第137号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1000-2","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型号、名称/DF1000-2型轮式拖拉机；整机型式/轮式；整机机架型式/无架；整机驱动形式/两驱；整机用途/一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm4120×1980×2900（驾驶吊装螺栓）；轴距或履带接地长mm2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨mm1420/1450；轮距(前轮/后轮)或轨距mm1420～1620/1450～1650；最小离地间隙及部位mm465（牵引架）。","T202032320409","24100元","24100.00","2025-12-30","100000.00","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH15GW0111/FH14GW0111","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委字01类第022号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320410","24100元","24100.00","2025-12-30","100000.00","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH19GW1291  FH20GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","(2012)委字01类第282号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；发动机与离合器联接方式：直联式","T201900320586","24100元","24100.00","2024-12-30","110000.00","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0351/FH21GW0221"," 国家拖拉机质量监督检验中心"," （2014）委字01类第025号"," 江苏省农业机械试验鉴定站"]
[904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6；发动机与离合器联接方式：直联式","T201900320583","24100元","24100.00","2024-12-30","120000.00","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1291\t"," 国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第091号"," 江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式：两驱；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：4000（安全架）、4100（驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202000230176","24100元","24100.00","2025-07-05","116000.00","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0601/FH20GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","洛柴4115国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、前后配重。","T202000370242","24100元","24100.00","2025-07-05","80494.00","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909029-X01、NW201909032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401151  Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1100-D1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","T202000231017","24100元","24100.00","2025-12-30","104800.00","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202001004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-D","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T202000231017","24100元","24100.00","2025-12-30","119300.00","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," NW202001004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6","T202000020004","24100元","24100.00","2025-03-31","120000.00","73.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," 防翻驾:FH19GW0831  驾驶室:4/1 585/1;  4/1 585/2;   4/1 585/3","农业部农林机械试验鉴定总站","2028WT2005","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1200-FA","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：120马力；型式：4×2两轮驱动；","T201900511009","24100元","24100.00","2024-12-30","115000.00","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH12GW0301","国家拖拉机质量监督检验中心","W201301085-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304A","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1；发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320127","8000元","8000.00","2024-12-30","38000.00","22.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH20WG1281","国家拖拉机质量监督检验中心","(2019)委检字整机类第0023号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354-10","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","该拖拉机为35马力轮式拖拉机; 驱动方式: 四轮驱动; 标定功率：25.8KW; 最小使用比质量59.5kg/kW；","T201932320127","8000元","8000.00","2024-12-30","42000.00","25.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH19GW1791","国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0023号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SE304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：22.06kW/30马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1450kg","08020P10054R0M","8000元","8000.00","2025-12-19","35000.00","22.06","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0971","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"," LT20GK0561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF304-C","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","扬动YD4U30V1,国Ⅲ、风云机罩、前轮600-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出、便携前配重、单层后配重.","T202037370114","8000元","8000.00","2025-07-06","26720.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2014001135- Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF354-1","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","常柴485国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹、便携前配重、单层后配重。","T201900220488","8000元","8000.00","2024-12-30","26720.00","25.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W2014011481 Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF354-C","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","江苏四达485国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","T202037370114","8000元","8000.00","2025-07-06","26720.00","25.74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401135-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：22.1kW, 驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（长X宽X高及部位）（mm) 3300X1300X2240(安全架顶部）  轴距（mm)  1730  ， 轮距（前轮/后轮）（mm) 900、1000、1200/1000、1100、1200  .","T202037370338","8000元","8000.00","2025-12-29","33000.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202004025-X01;NW2004026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201304010","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：25.8kW, 驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（长X宽X高及部位）（mm) 3315X1300X2240(安全架顶部）  轴距（mm)  1820  ， 轮距（前轮/后轮）（mm) 900、1000、1200/1000、1100、1200  .","T202037370338","8000元","8000.00","2025-12-29","35000.00","25.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202004025-X01;NW2004026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201304010","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M304-E","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：22.1KW","T202000430610","8000元","8000.00","2025-09-29","31700.00","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","JW201701009","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W20109019-Ⅰ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3350×1440×2180；轴距或履带接地长mm：1800；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1225；最小使用质量kg：1280；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-16/9.5-24；功率：22.1kw;驱动方式：四轮驱动","T201900430933","8000元","8000.00","2024-12-30","28000.00","22.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," WJ2019DFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","JDZK20132","河北省农业机械鉴定站"]
[921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3370×1440×2180  ；轴距或履带接地长mm：1800；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1225；最小使用质量kg：1300；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24；功率：25.8kw;驱动方式：四轮驱动","T201900430933","8000元","8000.00","2024-12-30","28000.00","25.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019DFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","JDZK20134","河北省农业机械鉴定站"]
[922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","ZT354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：SL2110DKT-3；发动机标定功率/转速：25.8kW/r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动  最小使用质量：1525kg；最小使用比质量（kg/kw）：59.34","T201900320781","8000元","8000.00","2024-12-30","34000.00","25.7","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH14GW0421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2013）委检字整机类第0152号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-10","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4；发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320127","9900元","9900.00","2024-12-30","44000.00","29.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," FH20WG1281","国家拖拉机质量监督检验中心","（2019）委检字整机类第0023号"," 江苏省农业机械试验鉴定站"]
[924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-15","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4；发动机与离合器联接方式：直联式","T201932320127","9900元","9900.00","2024-12-30","40000.00","29.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20WG1281","国家拖拉机质量监督检验中心"," (2019)委检字整机类第0023号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.42、29.5）kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1800kg（安全架），1960kg（驾驶室）","T201900020208","9900元","9900.00","2024-12-30","52000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0151、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","W2009-23","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验站"]
[926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME454","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1865kg","T202000411259","9900元","9900.00","2025-12-30","53300.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1980kg","T202000411259","9900元","9900.00","2025-12-30","56300.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5）kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2090kg（安全架），2230kg（驾驶室）","部20171317","9900元","9900.00","2021-12-31","56500.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0281、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS038","河南省农业机械试验鉴定站"]
[929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2150kg（安全架）、2280kg（驾驶室）","部20171332","9900元","9900.00","2021-12-31","55500.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0281、FH17GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心","2009KSS040","河南省农业机械试验鉴定站"]
[930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SE404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5）kW/40马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1535kg","08020P10054R0M","9900元","9900.00","2025-12-19","37000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0971","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SG404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4kW/40马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1534kg","T202000411257","9900元","9900.00","2025-12-30","41000.00","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0181","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4(选装29.42、29.5)kW/40马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1590kg","T202000411266","9900元","9900.00","2025-12-30","40000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0851","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0131","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK404-1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4kW/40马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1505kg","T202000411266","9900元","9900.00","2025-12-30","39500.00","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0161","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SK404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率;29.4（选装29.42、29.5、29.5）kW/40马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1670kg（安全架）、1810kg（驾驶室）","08020P10054R0M","9900元","9900.00","2025-12-19","44000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0851、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK454-1","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1505kg","T202000411266","9900元","9900.00","2025-12-30","41000.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0171","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SK454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1670kg（安全架）、1810kg（驾驶室）","08020P10054R0M","9900元","9900.00","2025-12-19","47000.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0851、FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3564×1515×2465；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1210，后轮1200、1300、1400，选装后轮1200-1640；最小使用质量kg：1740；最大配重（前/后）kg：80/180；最小使用比质量kg/kw：59；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/12；主变速箱档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号：前轮7.50-16、6.50-16、6.00-16/后轮13.6-24、11.2-28、12.4-24、11.2-24；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T201900320603","9900元","9900.00","2024-12-30","0.00","29.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","2011QT2068","农业部农业机械试验鉴定总站","（2008）委字01类第047号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3564×1526×2490；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1270，后轮1210、1310、1426，选装后轮1210-1660；最小使用质量kg：1820；最大配重（前/后）kg：120/360；最小使用比质量kg/kw：55；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/12；主变速箱档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T201900320603","9900元","9900.00","2024-12-30","0.00","33.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","2011QT2068","农业部农业机械试验鉴定总站","（2006）委字01类第126号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","404-A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高): 3420×1600×2455（安全架顶部）MM；驱动型式:四驱；功率:40马力；轴距: 1840MM；最小离地间隙及部位：290 mm（前驱动桥下部）；轮距（前轮/后轮）：1200/1200～1305mm；最小使用质量:1465KG；标准配重质量(前/后)：48/24 KG；最小使用比质量（kg/kw）：49.8；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010,安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/13.8-20，  选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.00-12、5.00-15/13.6-16、9.5-24、9.5-20；","T202037370123","9900元","9900.00","2025-07-06","41800.00","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202003026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502024-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404-C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","四达国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重","T202037370114","9900元","9900.00","2025-07-06","33066.00","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401135- Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","江动4B4M1国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配、安全架","部20170759","9900元","9900.00","2021-12-31","33066.00","34","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610106","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊拖拉机厂集团有限公司","轮式拖拉机","TY404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：29.5kW, 驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（长X宽X高及部位）（mm) 3330X1300X2240(安全架顶部）  轴距（mm)  1820  ， 轮距（前轮/后轮）（mm) 900、1000、1200/1000、1100、1200  .","T202037370338","9900元","9900.00","2025-12-29","39000.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202004025-X01;NW2004026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201304010","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：45马力；驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3570×1400×2200mm（安全架）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：564.9mm；最小使用质量：1450kg；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900220495","9900元","9900.00","2024-12-30","46800.00","33.09","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201707034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308053-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","WZ404-X2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40马力；驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3150×1335×2020mm（安全架顶）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1376kg；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370846","9900元","9900.00","2024-12-30","44100.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201707033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201210009-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M454-E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","T202137370002","9900元","9900.00","2026-03-29","49300.00","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202003003 NW202004004-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401122-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1500kg；外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3360×1560×2170（防翻架顶部）;轴距：1810mm；常用轮距（前轮/后轮mm）：1300/1300，","T201900410918","9900元","9900.00","2024-12-30","40000.00","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201905030","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401077-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：3500×1630×2130，轴距（mm）：1980,常用轮距（mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:1490,标准配重（前/后）（kg）：42/180，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：404.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1054，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:80.5，最小使用比质量（kg/kW）:45.0","T201900320630","9900元","9900.00","2024-12-30","40500.00","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202007008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401117-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3400×1440×2180；轴距或履带接地长mm：1550；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1190/1210；最小使用质量kg：1200；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24；功率：29.4kw;驱动方式：四轮驱动","T201900430933","9900元","9900.00","2024-12-30","34600.00","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019DFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","JDZK20135","河北省农业机械鉴定站"]
[949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5","T202000020698","9900元","9900.00","2025-12-30","50000.00","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","4/1 789；4/1 788","国家拖拉机质量监督检验中心","TJ-2014K-10","天津市农业机械实验鉴定站"]
[950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1","T202000020698","9900元","9900.00","2025-12-30","55000.00","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","4/1 789；4/1 788","国家拖拉机质量监督检验中心","TJ-2014K-10","天津市农业机械实验鉴定站"]
[951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","ZT404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4N23T31/404；发动机标定功率/转速：29.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1490kg；最小使用比质量（kg/kw）：50.51","苏农机（2017）第（0345）号","9900元","9900.00","2021-12-31","36000.00","29.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH14GW0421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类第060047号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","ZT454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D30T31/454；发动机标定功率/转速：33.1kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1560kg；最小使用比质量（Kg/kw）:47.13","苏农机（2017）第（0346）号","9900元","9900.00","2021-12-31","39000.00","33.1","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH14GW0421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类第060048号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：45马力；型式：四轮驱动；","2017TJ742","9900元","9900.00","2021-12-31","56000.00","33.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH12GW0261","国家拖拉机质量监督检验中心","W2010-281-I、W2010-282-I","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504G3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机(2019)第（0068）号","10900元","10900.00","2023-12-31","66000.00","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH14GW0051/FH14GW0041"," 国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第101号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554G3","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5；发动机与离合器联接方式：直联式","苏农机（2019）第（0069）号","10900元","10900.00","2023-12-31","60000.00","40.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH14GW0051/FH14GW0041","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第101号"," 盐城市农业机械试验鉴定站"]
[956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3780*1615*2560/2370mm；\n轴距或履带接地长：1990mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1300mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；\n最小使用质量：2268KG 驾驶室，2134KG 安全架；\n标准配重(前/后)：120/90；\n档位数(前进/倒退/爬行)：12F/12R；\n主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1+1；\n发动机与离合器联接方式：直联；\n起动方式：电启动；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：SK904.451.001；\n前照灯型号：SZ550.48.030A/SZ550.48.031A；\n转向系型式：独立油路全液压前轮转向；\n行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；\n驻车制动系型式：手柄操纵；\n前驱动桥型式：水田型；\n离合器型式：干式，单片，常接合，半独立操纵，双作用；\n传动系动力输出轴离合器型式：无；\n传动系变速箱型式：组成式4*3*（1+1）；\n主变速箱换档方式：主变速直齿啮合套换档；\n副变速箱换档方式：副变速直齿啮合套换档；\n履轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20、12.4-28选装9.5-20/12.4-32,9.5-20/11-32,9.5-20/14.9-28","苏农机（2018）第（0505）号","10900元","10900.00","2022-12-31","59500.00","36.80","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0491/FH18GW0501","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0033号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3780*1615*2590/2400mm；\n轴距或履带接地长：1990mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1300mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；\n最小使用质量：2318KG 驾驶室，2184KG 安全架；\n标准配重(前/后)：120/90；\n档位数(前进/倒退/爬行)：12F/12R；\n主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1+1；\n发动机与离合器联接方式：直联；\n起动方式：电启动；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：SK904.451.001；\n前照灯型号：SZ550.48.030A/SZ550.48.031A；\n转向系型式：独立油路全液压前轮转向；\n行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；\n驻车制动系型式：手柄操纵；\n前驱动桥型式：水田型；\n离合器型式：干式，单片，常接合，半独立操纵，双作用；\n传动系动力输出轴离合器型式：无；\n传动系变速箱型式：组成式4*3*（1+1）；\n主变速箱换档方式：主变速直齿啮合套换档；\n副变速箱换档方式：副变速直齿啮合套换档；\n履轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-20/12.4-32,选装8.3-20/12.4-28,9.5-20/11-32 9.5-20/14.9-28","苏农机（2018）第（0506）号","10900元","10900.00","2022-12-31","65000.00","40.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0491/FH18GW0501","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0033号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","大连吉田拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3620×1620×2400(安全架顶部)；最小使用质量(kg）：1775；功率(kW)：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：48.23；PTO转速(r/min)：540/760；","T202100430181","10900元","10900.00","2026-04-01","37000.00","36.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020IFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240171","潍坊市产品质量检验所"]
[959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1865kg","T202000411259","10900元","10900.00","2025-12-30","54300.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1980kg","T202000411259","10900元","10900.00","2025-12-30","57300.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2337kg（安全架），2380kg（驾驶室）","部20171319","10900元","10900.00","2021-12-31","57900.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0241/FH19GW0251 ","国家拖拉机质量监督检验中心","LT08GK0081","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF554-6","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2420kg（安全架）、2565kg（驾驶室）","08020P10054R0M","10900元","10900.00","2025-12-19","67000.00","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SN504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1610kg","08020P10054R0M","10900元","10900.00","2025-12-19","47000.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0511","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SY504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1510kg","08020P10054R0M","10900元","10900.00","2025-12-19","47000.00","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0331","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0552","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3564×1526×2490；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1270，后轮1210、1310、1426，选装后轮1210-1660；最小使用质量kg：1820；最大配重（前/后）kg：120/360；最小使用比质量kg/kw：49.5；档位数(前进/倒退/爬行)：8/4/12；主变速箱档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号：7.50-16、6.50-16、6.00-16/后轮13.6-24、11.2-28、12.4-24、11.2-24；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T201900320603","10900元","10900.00","2024-12-30","0.00","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","2011QT2068","农业部农业机械试验鉴定总站","（2005）委字01类第093号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","牡丹汽车股份有限公司","轮式拖拉机","MD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号:4N28T31/504；额定功率(12H):36.8 kW；标定转速:2400r/min；生产厂家:浙江新柴股份有限公司；排放标准:GB 20891-2014第三排放标准；功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.55/50.54kg/kW;","T202132320011","10900元","10900.00","2026-01-28","39800.00","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020HFH004,WJ2020HFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240094","潍坊市产品质量检验所"]
[967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","50马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3320x1500x2370（安全架顶端）； 最小使用比质量44.02（安全架）; 标定功率：36.8kw","T201932320107","10900元","10900.00","2024-12-30","0.00","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1691","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100143号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3640×1490×2250（安全架顶）；轴距或履带接地长:1870mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm；最小使用质量:1400kg；标准配重（前/后）：72/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用质量比：38.04；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202000431298","10900元","10900.00","2025-12-30","37500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202006069","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm:2780×1330×2020（安全架顶）；轴距或履带接地长:1515mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:920/1005mm；最小使用质量:1400kg；标准配重（前/后）：36/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用质量比：38.04；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：705mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202000431299","10900元","10900.00","2025-12-30","36500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202006068","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006067","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1650×2400(安全框架顶部）3540×1650×2650（驾驶室顶部）；最小离地间隙及部位:400（前驱动桥底部）;最小使用质量:1930kg（安全架）2050kg（驾驶室）；配置最小使用比质量:52.45kg/kW（安全架）55.7kg/kW（驾驶室）；功率(马力):50马力；发动机标定功率：36.8kW；排放阶段：国三","T202100431048","10900元","10900.00","2026-11-02","37000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架：NW202103035;驾驶室：NW202103033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:42.9kg/kW（安全架）、48.9kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3580×1520×2340mm(安全架顶端）、3610×1520×2540mm(驾驶室顶端）；轴距：1850 mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。","T202100431039","10900元","10900.00","2026-11-02","36500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH12G（安全架）、WJ2021DFH026（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东广泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","GT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","50马力，四驱，1940KG","T202100370559","10900元","10900.00","2026-06-29","54000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架报告编号：NW202003065；驾驶室报告编号：NW202003066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01227","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3650x1640x2580mm（安全架）；轴距或履带接地长：1865mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm；最小离地间隙及部位：415mm前桥底部；最小使用质量：1500kg；标准配重(前/后)：144/180kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JC1204.46.001、安全框架、潍坊市奥维五金制品有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U、干式；排气管消声腔外形尺寸：φ120x480；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","T202100430638","10900元","10900.00","2026-06-29","37000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","No:WJ2020EFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240128","潍坊市产品质量检验所"]
[974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高) : 3530mm×1630mm×2455mm ； \n轴距: 1890mm ； 轮距(前轮/后轮): 1260mm、1360mm/1200mm、1300mm、1400mm； 常用轮距(前轮/后轮):1260mm/1360mm ；  \n最小离地间隙（离地部位） : 360mm ； \n最小使用质量:1820 kg；翻倾防护装置型号：原型号：3B604A.46.001已变更为：KS904.46.001；翻倾防护装置型式:安全框架；生产厂：山东凯斯法尔农业装备有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:HB700.45.002；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:山东凯斯迪尔农业装备有限公司；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3540×1585×2550mm（驾驶室顶部）；最小使用质量：1930kg。最小使用比质量：52.4kg/kW。标准配重(前/后): 90kg/120kg； 档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0 ； 主变速/副变速/其他： 5/2/0 ；空气滤清器型式：外置、油浴式；空气滤清器型号：350空滤器；\n消音腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ120×600mm；转向系型式：全液压转向；变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮换档；副变速箱换档方式：滑移齿轮换档。轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；","部20180947","10900元","10900.00","2022-12-31","36800.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1341/FH21GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180600185","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3550x1430x2000mm；轴距或履带接地长：1810mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1040/1100mm；整机最小离地间隙：290mm；最小使用质量：1590kg；整机标准配重(前/后)：64/50kg ；整机最小使用比质量：43.21kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","2019TJ556","10900元","10900.00","2024-12-23","50000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2018IFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505040-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","504D-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：园艺；外廓尺寸(长×宽×高):3370×1550×2300  （安全架顶部）MM；驱动型式:四驱；功率: 50马力；轴距:1860MM；最小离地间隙及部位：250 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1070/1030～1110mm；最小使用质量:1570 KG；标准配重质量(前/后)：48/24KG；最小使用比质量（kg/kw）：42.7；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT904.46N.010 安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/13.8-20   选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.00-12/9.5-24；","T202000370239","10900元","10900.00","2025-07-05","49800.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909059-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502030-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高): 3565×1595×2395（安全架）mm,3600×1800×2450（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式:四驱；功率:50马力；轴距:1860MM；最小离地间隙及部位：300 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1200、1285/1200～1430mm；最小使用质量:1790 kg，1890kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：48.6，51.4（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010，安全框架，型号KT1004A.45N.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28， 选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20","T202000370238","10900元","10900.00","2025-07-05","51600.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909060-X01/NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502028-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","554-E","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3625×1630×2400（安全架顶部）MM、3600×1800×2450（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式: 四驱；功率: 55马力；轴距:1935 mm；最小离地间隙及部位：300 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1295、1375/1150～1430mm；最小使用质量:1898 kg、1973kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：46.9、48.7（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退): 8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）: 型号KT1204A.46B.010，安全框架、型号KT1004A.45N.010,驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20","T202000370238","10900元","10900.00","2025-07-05","53800.00","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909060-X01/NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502028-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四达4DW3D国Ⅲ、 风云机罩、前轮7.50-16后轮11.2-28、8+2档、液压转向、差速锁、双速输出(540/760)、便携前配、双层后配重、安全架。","T202000370245","10900元","10900.00","2025-07-05","36406.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","防翻架：NW201910026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018IKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四达DW37DT国Ⅲ、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、 便携前配重、单层后配重。","部20190314","10900元","10900.00","2023-12-31","36406.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2018IKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF554M","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","新柴（4D32ZT31/554-019）国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、内置油缸提升器、1.3m轮距、整体座箱、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重。","部20180120","10900元","10900.00","2022-12-31","36406.00","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201308026","山东省农业机械产品质量监督检验站","WJ2018JKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:42.1kg/kW（安全架）、44.3kg/kW（选装驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1520×2340mm(安全架顶端）、3620×1530×2540mm(选装驾驶室顶端）；轴距：1850mm ；最小使用质量：1550kg（安全架）、1630kg（选装驾驶室） ；标准配重(前/后)：42kg/58kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。","T202100320956","10900元","10900.00","2026-11-02","36500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH003（安全架）、WJ2020KFH006（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:39.4kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3350×1370×2100mm（安全架顶端）；轴距：1750mm ；最小使用质量：1450kg ；标准配重(前/后)：42kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16。","T202100320955","10900元","10900.00","2026-11-02","36500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","50马力≤36.8kW/50马力＜60马力；驱动方式：四轮驱动","T201900320799","10900元","10900.00","2024-12-30","38900.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019JFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量检验中心","W201401119-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202000371204","10900元","10900.00","2025-12-30","62400.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," NW202003005、NW202003006"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501033-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪锐农业机械有限公司","轮式拖拉机","504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t/\t50\n整机型号、名称\t/\t504-B轮式拖拉机\n整机型式\t/\t轮式\n整机机架型式\t/\t无架 \n整机驱动型式\t/\t四驱      \n整机用途\t/\t一般用途  \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3600×1600×2300（安全架顶）\n轴距或履带接地长\tmm\t1900\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1300/1300\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1200、1300/ 1200、1300\n最小离地间隙及部位\tmm\t350（前桥底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1060\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t93\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t1750\n标准配重(前/后)\tkg\t52/56\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t47.6\n挡位数（前进/倒退）\t/\t8/2\n主变速挡位数\t/\t4+1\n副变速挡位数\t/\t2\n最高设计理论速度\tkm/h\t30.86\n各前进挡理论速度\tkm/h\t前进：2.21；2.86；4.60；7.21；9.46；12.24；19.69；30.86\n后退：2.18；9.35\n发动机与主离合器联接方式\t/\t直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t/\t1004.B\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t/\t安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t/\t潍坊迪锐农业机械有限公司\n空气滤清器型号\t/\tYLQ400C1\n空气滤清器型式\t/\t干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\tΦ110×600\n排气管消声腔质量\tkg\t5.3\n驾驶员座椅型号a\t/\tSMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂\t/\t潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号\t/\tDC-1000-006\n安全带生产厂\t/\t常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式\t/\t全液压\n转向系转向操纵机构\t/\t方向盘 \n转向系转向机构型式\t/\t前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t/\t箱体数量： 2   个\n机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式\t/\t在第  2  箱体中\n机械有级挡\n副变速换挡方式\t/\t机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)\t/\t7.50-16/12.4-28\n轮胎数量(前轮/后轮)\t个\t2/2\n轮胎气压(前轮/后轮)\tkPa","T202100430652","10900元","10900.00","2026-06-29","40000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202011046/NW202011045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","HP554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：55马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2300kg；最小使用比质量(kg/kW):56.79,\n外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3850×1670×2370（防翻架顶部）;轴距：2040mm；常用轮距（前轮/后轮mm）：1250/1300，","T201900410916","10900元","10900.00","2024-12-30","55000.00","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201401086","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401079-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：3800×1614×2200，轴距（mm）：2060,常用轮距（mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2205,标准配重（前/后）（kg）：84/180，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1+1），发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：800.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:92，最小使用比质量（kg/kW）:59.9","T201900320628","10900元","10900.00","2024-12-30","44500.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201404023","山东省农业机械产品质量监督检验站","鲁TK2010008","山东省农业机械试验鉴定站"]
[989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2950×1340×2100；        \n最小使用质量：1430kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","T202100431043","10900元","10900.00","2026-11-02","37000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：2800×1370×2100(安全架)；最小使用质量(kg）：1365；功率(kW)：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：37.09；PTO转速(r/min)：720；","T202000220148","10900元","10900.00","2025-07-05","38000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020AFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240032  ","潍坊市产品质量检验所"]
[991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3500×1500×2300(安全架)，3500×1500×2520（至驾驶室顶）；最小使用质量(kg）：1680（安全架），1930（驾驶室）；功率(kW)：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：45.65（安全架），52.45（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000220149","10900元","10900.00","2025-07-05","38000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020AFH006/WJ2021CFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240033","潍坊市产品质量检验所"]
[992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：3100×1450×1970（至安全架顶）；轴距：1820；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：950/1180；轮距(前轮/后轮)变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：970；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：81；最小使用质量：1600；标准配重(前/后)：15/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH550.46.001AZ；型式：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；动力输出轴转速（r/min）：720；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/9.50-20","T201900370852","10900元","10900.00","2024-12-30","41000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201205003","山东省农业机械产品质量监督检验站","B2010TJ65004","新疆维吾尔族自治区农牧业机械试验鉴定站"]
[993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3500×1400×2250；轴距或履带接地长mm：1860；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050/1140；最小使用质量kg：1650；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-28；功率：40.5kw;驱动方式：四轮驱动","T201900430046","10900元","10900.00","2024-10-22","38150.00","40.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019DFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2027号","盐城市农业机械实验鉴定站"]
[994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","烟台鑫达奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","DR504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1700×2460mm；轴距：1850mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300；最小离地间隙：350mm；最小使用质量：1850kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)：\t52/56kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220377","10900元","10900.00","2026-06-29","42000.00","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202103021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240145","潍坊市产品质量检验所"]
[995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3655x1660x2600（至安全架顶）；轴距：1960；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：430（前桥底部）；最小使用质量：2030；标准配重(前/后)：84/160；档位数(前进/倒退)：8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：704.46.001、两柱式、宁波奔野金属构件有限公司；空气滤清器型号及型式：KY250A/油浴式；排气管消声腔外形尺寸：560×145×115；转向系型式：前轮液压转向；传动系变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；最小使用比质量（kg/kw）：50.12。","部20180454","10900元","10900.00","2022-12-31","56000.00","40.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类第0170110333号","盐城市农业机械试验鉴定站 "]
[996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","50马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3320x1500x2370（安全架顶端）； 最小使用比质量44.02（kg/kw）; 标定功率：36.8kw","T201932320104","10900元","10900.00","2024-12-30","41000.00","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0781","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100141号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3780*1615*2590/2400mm；\n轴距或履带接地长：1990mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1300mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；\n最小使用质量：2318KG 驾驶室，2184KG 安全架；\n标准配重(前/后)：120/90；\n档位数(前进/倒退/爬行)：12F/12R；\n主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1+1；\n发动机与离合器联接方式：直联；\n起动方式：电启动；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：SK904.451.001；\n前照灯型号：SZ550.48.030A/SZ550.48.031A；\n转向系型式：独立油路全液压前轮转向；\n行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；\n驻车制动系型式：手柄操纵；\n前驱动桥型式：水田型；\n离合器型式：干式，单片，常接合，半独立操纵，双作用；\n传动系动力输出轴离合器型式：无；\n传动系变速箱型式：组成式4*3*（1+1）；\n主变速箱换档方式：主变速直齿啮合套换档；\n副变速箱换档方式：副变速直齿啮合套换档；\n履轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-20/12.4-32,选装8.3-20/12.4-28,9.5-20/11-32 9.5-20/14.9-28","苏农机（2018）第（0507）号","12000元","9000.00","2022-12-31","66000.00","44.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0491/FH18GW0501","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0033号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","大连吉田拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3620×1620×2400(安全架顶部)，3620×1660×2570（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：1863（安全架），2007（驾驶室）；功率(kW)：44.2；最小使用比质量(kg/kW)：42.15（安全架）， 45.41（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202100430181","12000元","12000.00","2026-04-01","40000.00","44.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020IFH017/WJ2020JFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240171","潍坊市产品质量检验所"]
[999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF604-6","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2420kg（安全架）、2565kg（驾驶室）","08020P10054R0M","12000元","12000.00","2025-12-19","70000.00","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1805kg","08020P10054R0M","12000元","12000.00","2025-12-19","61000.00","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0511","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SN604G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1690kg","08020P10054R0M","12000元","12000.00","2025-12-19","63000.00","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0311","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0511","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SY604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1690kg","08020P10054R0M","12000元","12000.00","2025-12-19","51000.00","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0331","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0552","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","牡丹汽车股份有限公司","轮式拖拉机","MD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号:4D27ZT32/604；额定功率(12H):44.2kW；标定转速:2400r/min；生产厂家:浙江新柴股份有限公司；排放标准:GB 20891-2014第三排放标准；功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.72/43.21kg/kw","T202132320011","12000元","12000.00","2026-01-28","43500.00","44.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020HFH004,WJ2020HFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240094","潍坊市产品质量检验所"]
[1004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","60马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3320x1500x2370（安全架顶端）； 最小使用比质量38.01（安全架）; 标定功率：44.2kw","T201932320107","12000元","12000.00","2024-12-30","45000.00","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1691","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100143号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3645×1480×2245（安全架顶）；轴距或履带接地长:1870mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm；最小使用质量:1680kg；标准配重（前/后）：72/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用质量比：38.01；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202000431298","12000元","12000.00","2025-12-30","40500.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202006069","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3570×1650×2400(安全框架顶部）3620×1650×2650（驾驶室顶部）；最小离地间隙及部位:400（前驱动桥底部）;最小使用质量:1950kg（安全架）2080kg（驾驶室）；配置最小使用比质量:44.22kg/kW（安全架）47.17kg/kW（驾驶室）；功率(马力):60马力；发动机标定功率：44.1kW；排放阶段：国三","T202100431048","12000元","12000.00","2026-11-02","42000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架：NW202103035;驾驶室：NW202103033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.2kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:39.1kg/kW（安全架）、41.6kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3630×1520×2450mm(安全架顶端）、3620×1550×2550mm(驾驶室顶端）；轴距：1880 mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","T202100431039","12000元","12000.00","2026-11-02","41000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH12G（安全架）、WJ2021DFH026（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东广泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","GT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","60马力，四驱，1940KG","T202100370559","12000元","12000.00","2026-06-29","56000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架报告编号：NW202003065；驾驶室报告编号：NW202003066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01227","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)  3530mm×1630mm×2455 mm；\n轴距： 1890 mm ；\n轮距(前轮/后轮)：1220mm、1300/1220mm、1320mm、1420mm ；\n常用轮距(前轮/后轮)： 1220/1320mm ；\n翻倾防护装置型号：原3B604A.46.001变更为：KS904.46.001；翻倾防护装置型式:安全框架；生产厂：山东凯斯法尔农业装备有限公司；\n最小离地间隙：360mm ；最小使用质量 1820 kg；最小使用比质量：41.27kg/kw；标准配重(前/后)  90/120 kg；最大配重(前/后) 90/120 kg ；档位数  前进/倒退/爬行:8/2/0； 主变速/副变速/其他:4/2/0；\n发动机与离合器联接方式:直联；空气滤清器型式：油浴式；空气滤清器型号：55型；消音腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ120×600mm；消声器（含消声器腔）重量：6.2kg；转向系型式：全液压转向；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮换挡；副变速箱换档方式：滑移齿轮换挡。轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28；\n选装驾驶室：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3535×1630×2550\tmm\t（驾驶室顶部）\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:HB700.45.002\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:\t山东凯斯迪尔农业装备有限公司,最小使用质量:1930kg,最小使用比质量:\t43.67kg/kW.","部20180949","12000元","12000.00","2022-12-31","41000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0111/FH21GW0821","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180600185","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2650 mm；轴距1880mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200mm；最小使用质量：1750kg；标准配重（前/后）：64 kg /86 kg；档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8；主变速档位数*副变速挡位数：（4+1）*2，选装4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28，选装6.50-16/11.2-24","T202100220784","12000元","12000.00","2026-08-31","64000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","浙江新柴国Ⅲ发动机（44.2kW）、0.96m轮距、单作用离合器、8+2挡、侧置变速、液压转向、前轮600-16、后轮950-24、加长机罩、前置油箱、加宽防撞器、单层后配重、高消声器、后视镜","T202000370245","12000元","12000.00","2025-07-05","40080.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201910026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018IKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","全柴4B2-60U32增压国Ⅲ发动机（44.2kW）、0.96m轮距、单作用离合器、8+2挡、侧置变速、液压转向、前轮600-16、后轮950-24、加长机罩、前置油箱、加宽防撞器、单层后配重、高消声器、后视镜","部20180123","12000元","12000.00","2022-12-31","40080.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610065","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[1013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604M","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","新柴（4D32T31/604-009）国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重、安全架。","部20180122","12000元","12000.00","2022-12-31","40080.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201308026","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201610064","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[1014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.2kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:38.1kg/kW（安全架）、39.6kg/kW（选装驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3590×1520×2380mm(安全架顶端）、3630×1520×2560mm(选装驾驶室顶端）；轴距：1840mm ；最小使用质量：1685kg（安全架）、1750kg（选装驾驶室） ；标准配重(前/后)：42kg/58kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","T202100320956","12000元","12000.00","2026-11-02","41000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH003（安全架）、WJ2020KFH006（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.2kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:38.1kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3280×1260×2150mm（安全架顶端）；轴距：1750mm ；最小使用质量：1685kg ；标准配重(前/后)：42kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/9.5-24。","T202100320955","12000元","12000.00","2026-11-02","40500.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3880×1935×2700mm（驾驶室顶）、3880×1935×2600mm（安全架顶）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2750（驾驶室）、2700（安全架）；翻倾防护装置型式：简易驾驶室或安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900220493","12000元","12000.00","2024-12-30","64200.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201712019；NW201803042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308055-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪锐农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t/\t50\n整机型号、名称\t/\t604-B轮式拖拉机\n整机型式\t/\t轮式 \n整机机架型式\t/\t无架\n整机驱动型式\t/\t四驱      \n整机用途\t/\t一般用途  \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3750×1620×2360（安全架顶）\n轴距或履带接地长\tmm\t1950\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1300/1300\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t 1200、1300/ 1200、1300\n最小离地间隙及部位\tmm\t350（前桥底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1060\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t93\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t2000\n标准配重(前/后)\tkg\t52/56\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t45.35\n挡位数（前进/倒退）\t/\t8/2\n主变速挡位数\t/\t4+1\n副变速挡位数\t/\t2\n最高设计理论速度\tkm/h\t30.86\n各前进挡理论速度\tkm/h\t前进：2.21；2.86；4.60；7.21；9.46；12.24；19.69；30.86\n后退：2.18；9.35\n发动机与主离合器联接方式\t/\t直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t/\t1004.B\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t/\t安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t/\t潍坊迪锐农业机械有限公司\n空气滤清器型号\t/\tYKQ1830U\n空气滤清器型式\t/\t干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\tΦ110×600\n排气管消声腔质量\tkg\t5.3\n驾驶员座椅型号a\t/\tSMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂\t/\t潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号\t/\tDC-1000-006\n安全带生产厂\t/\t常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式\t/\t全液压\n转向系转向操纵机构\t/\t方向盘  \n转向系转向机构型式\t/\t前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t/\t箱体数量： 2   个\n机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式\t/\t在第  2  箱体中\n机械有级挡\n副变速换挡方式\t/\t机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)\t/\t7.50-16/12.4-28\n轮胎数量(前轮/后轮)\t个\t2/2\n轮胎气压(前轮/后轮)\tk","T202100430652","12000元","12000.00","2026-06-29","42000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202011046/NW202011045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[1018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：3800×1650×2300，轴距（mm）：2040,常用轮距（mm）：1250/1300，最小使用质量（kg）:2360,标准配重（前/后）（kg）：84/180，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2×（1+1），发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：800.46.001，动力输出轴转速（r/min）:540/720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:92，最小使用比质量（kg/kW）:53.5","T201900320628","12000元","12000.00","2024-12-30","47500.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201404023","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212030-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2950×1340×2100；        \n最小使用质量：1685kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","T202100430628","12000元","12000.00","2026-06-29","41000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2950×1340×2100；        \n最小使用质量：1460kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","T202100431043","12000元","12000.00","2026-11-02","41000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3500×1500×2300(安全架)，3500×1500×2520（至驾驶室顶）；最小使用质量(kg）：1762（安全架），2030（驾驶室）；功率(kW)：44.2；最小使用比质量(kg/kW)：39.86（安全架），45.93（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000220149","12000元","12000.00","2025-07-05","40000.00","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020AFH006/WJ2021CFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240033","潍坊市产品质量检验所"]
[1022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：4175×1715×2390（至安全架顶）；轴距：2020；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1305；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调节/无级调节；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量：2545；标准配重(前/后)：150/180；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/0；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；行车制动系型式：盘式；驻车制动系型式：机械手操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级；副变速箱换档方式：机械有级；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28","2019TJ586","12000元","12000.00","2024-12-23","73000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201705038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502013-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","烟台鑫达奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","DR604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1700×2460/3600×1700×2580mm；轴距：1950mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300；最小离地间隙：350mm；最小使用质量：1900（安全框架）、2000（驾驶室）kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)：\t52/56kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220377","12000元","12000.00","2026-06-29","45000.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202103021/NW202103020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240145","潍坊市产品质量检验所"]
[1024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX604-B3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3600mm×1520mm×2400mm；轴距（mm）：1895mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：360mm；最小使用质量（kg）：1755kg；标准配重质量（kg）：55kg/108kg；最小使用比质量：39.8kg/kw；档位数：8/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650117","12000元","12000.00","2025-12-30","45500.00","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020DFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01807010123号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D32ZT31/603；发动机标定功率/转速：44.1kW/2300r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动    最小使用质量：2120kg；最小使用比质量（kg/kw）：48.07","部20180455","12000元","12000.00","2022-12-31","61000.00","44.1","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类第0170110333号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","60马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3320x1500x2370（安全架顶端）； 最小使用比质量37.75（kg/kw）; 标定功率：44.5kw","T201932320104","12000元","12000.00","2024-12-30","43000.00","44.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0781","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100141号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.41/45.01kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3780*1615*2590/2400mm；\n轴距或履带接地长：1990mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1300mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；\n最小使用质量：2318KG 驾驶室，2184KG 安全架；\n标准配重(前/后)：120/90；\n档位数(前进/倒退/爬行)：12F/12R；\n主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/1+1；\n发动机与离合器联接方式：直联；\n起动方式：电启动；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：SK904.451.001；\n前照灯型号：SZ550.48.030A/SZ550.48.031A；\n转向系型式：独立油路全液压前轮转向；\n行车制动系型式：双片油浴盘式制动器；\n驻车制动系型式：手柄操纵；\n前驱动桥型式：水田型；\n离合器型式：干式，单片，常接合，半独立操纵，双作用；\n传动系动力输出轴离合器型式：无；\n传动系变速箱型式：组成式4*3*（1+1）；\n主变速箱换档方式：主变速直齿啮合套换档；\n副变速箱换档方式：副变速直齿啮合套换档；\n履轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-20/12.4-32,选装8.3-20/12.4-28,9.5-20/11-32 9.5-20/14.9-28","苏农机（2018）第（0508）号","15300元","15300.00","2022-12-31","70000.00","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0491/FH18GW0501","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0033号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF704-6","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.54kg/kW","功率：51.5kW（选装52kW、51.5kW）/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2420kg（安全架）、2565kg（驾驶室）","08020P10055R0M","15300元","15300.00","2025-12-19","77000.00","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.80kg/kW","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2925kg（安全架），3025kg（驾驶室）","部20171339","15300元","15300.00","2021-12-31","83000.00","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH13GW0111/201520","国家拖拉机质量监督检验中心","W2012-24","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","SK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.17kg/kW","功率：51.5kW（选装52kW）/70马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1985kg（安全架）、2015kg（驾驶室）","08020P10055R0M","15300元","15300.00","2025-12-19","59000.00","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW1011、 FH20GW1021","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱；","部20171229","15300元","15300.00","2021-12-31","54000.00","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0541、FH17GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0381","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.38/48.85kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：52；发动机型号：YCD4T23T8-70；选装发动机型号：YT4B4U22/0515E，发动机功率（kW）：51.5；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）（安全架）：3980*1635*2400，（驾驶室）：3980*1635*2595；轴距（mm）：2040，轮距（mm）：1400/1300;最小使用质量（kg）：安全架2340、驾驶室2560","豫2018106","15300元","15300.00","2022-12-31","51800.00","52","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","防翻架FH16GW0231/ 驾驶室FH16GW0131","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS016","河南省农业机械试验鉴定站"]
[1033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5；发动机型号：4B5-70U32；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：3685*1600*2430；轴距（mm）：1941；轮距（mm）：1300/1300；变更前最小使用质量：1910kg，变更后最小使用质量：1965kg。变更前最小使用比质量：37.087kg/kW，变更后最小使用比质量：38.16kg/kW。质量变更部位：发动机、拖挂架及拖挂座、托架及配重架。变更内容：因发动机型号变更引起重量变化，优化了拖挂架及拖挂座、托架及配重架的结构，增加了零件强度，引起重量变化。具体变更值：发动机重量增加20kg，拖挂架及拖挂座重量增加10kg，托架及配重架重量增加25kg。","鄂2020006","15300元","15300.00","2025-04-11","51500.00","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019KFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240066","潍坊市产品质量检验所"]
[1034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","754","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.6/57.2kg/kW","(1)整机型号、名称:754型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4120×1980×2900(至驾驶室顶)4120×1980×2780(至安全架顶);(7)轴距mm:2080;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1450/1450;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1300、1350、1400、1450、1500、1550、1600/1300～1650;(10)最小离地间隙及部位mm:390前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:3230（驾驶室）/3150(安全架);(12)标准配重(前/后)kg:120/180;(13)最小使用比质量kg/kW:58.6（驾驶室）/57.2（安全架）;(14)挡位数（前进/倒退）:12/12;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:3×（1+1）;(17)最高设计理论速度km/h:35.3;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:4TD75;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司;(25)发动机进气方式:增压;(26)发动机气缸数:4;(27)发动机标定功率kW:55.1;(28)发动机额定净功率kW:55.1;(29)发动机标定转速r/min:2400;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:K495;(32)空气滤清器型式:湿式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×150×120;(34)排气管消声腔质量kg:8.3±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;","T201932320061","15300元","15300.00","2024-12-01","81800.00","55.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1431(驾驶室)/FH19GW1261(防翻架)","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第139号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSV704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:61.75kg/kW","式：四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）4367×1978×2590mm；轴距：2345mm；轮距（前轮/后轮）：1630-1818/1545-1701mm；最小离地间隙（前桥）：440mm；最小使用质量：3180KG；","T201900320611","15300元","15300.00","2024-12-30","91200.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","09-M-5-7/1","国立农业科学院","W201210044-II","山东省农业机械产品质量监督检查站"]
[1036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","牡丹汽车股份有限公司","轮式拖拉机","MD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.35/43.46kg/kW","发动机型号:4D32ZT33/704；额定功率(12H):52kW ；标定转速:2400r/min；生产厂家:浙江新柴股份有限公司；排放标准:GB 20891-2014第三排放标准；功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.35/43.46kg/kW;","T202132320010","15300元","15300.00","2026-01-28","54500.00","52","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020HFH004,WJ2020HFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240095","潍坊市产品质量检验所"]
[1037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.58kg/kW","70马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3505x1590x2390（安全架顶端）3505x1590x2620（驾驶室顶端）； 最小使用比质量40.58（安全架）44.42（驾驶室）; 标定功率：52kw","T201932320106","15300元","15300.00","2024-12-30","55000.00","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1691、FH20GW1151","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100144号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.3kg/kW","70马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3505x1670x2440（安全架顶端）3505x1670x2660（驾驶室顶端）； 最小使用比质量43.3（安全架）47.02（驾驶室）; 标定功率：52kw","T201932320105","15300元","15300.00","2024-12-30","60000.00","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1691、FH20GW1151","国家拖拉机质量监督检测中心","（2018）委字整机类第018011003113号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.06kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3650×1530×2280（安全架顶）；轴距或履带接地长:1850mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm；最小使用质量:1960kg；标准配重（前/后）：72/60kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数:2;最小使用质量比：38.06；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1070mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202000431298","15300元","15300.00","2025-12-30","51200.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202006069","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202006066","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3800×1670×2530(安全架顶部）3800×1860×2830（驾驶室顶部)；配置安全架最小使用质量:2250kg；配置安全架最小使用比质量:43.7kg/kW；配置驾驶室最小使用质量:2480kg；配置驾驶室最小使用比质量:48.2kg/kW；配套发动机型号：YN4EZ070-32CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率(kW)：51.5；标定转速（r/min）：2300;排放标准：第三阶段","T202100430647","15300元","15300.00","2026-06-29","52000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SJ21FH3042（安全架） ；SJ21FH3043（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191222","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3570×1650×2400(安全框架顶部）3620×1650×2650（驾驶室顶部）；最小离地间隙及部位:400（前驱动桥底部）;最小使用质量:2110kg（安全架）2150kg（驾驶室）；配置最小使用比质量:40.97kg/kW（安全架）41.75kg/kW（驾驶室）；功率(马力):70马力；发动机标定功率：51.5kW；排放阶段：国三","T202100431048","15300元","15300.00","2026-11-02","52000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架：NW202103035;驾驶室：NW202103033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.8kg/kW","标定功率:51.5kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:38.8kg/kW（安全架）、39.1kg/kW（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3680×1530×2410mm(安全架顶端）、3620×1550×2560mm(驾驶室顶端）；轴距：1880 mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","T202100431039","15300元","15300.00","2026-11-02","52000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH12G（安全架）、WJ2021DFH026（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.21kg/kW","洛柴4108国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、前后配重。","部20171848","15300元","15300.00","2021-12-31","51102.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201308026、W201606051","山东省农业机械产品质量监督检验站、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W2006-058-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF704M","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.77kg/kW","新柴（ 4D32ZT33/704-016）国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重。","部20180121","15300元","15300.00","2022-12-31","51102.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201308026","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201610064","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[1045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.0kg/kW","标定功率:51.5kW(70马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:39.0kg/kW（安全架）、39.9kg/kW（选装驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3700×1520×2410mm(安全架顶端）、3680×1510×2550mm(选装驾驶室顶端）；轴距：1840mm ；最小使用质量：2009kg（安全架）、2055kg（选装驾驶室） ；标准配重(前/后)：42kg/58kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","T202100320956","15300元","15300.00","2026-11-02","52000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH003（安全架）、WJ2020KFH006（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪锐农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8/41.7kg/kW","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t/\t70\n整机型号、名称\t/\t704-A轮式拖拉机\n整机型式\t/\t轮式 \n整机机架型式\t/\t无架 \n整机驱动型式\t/\t四驱      \n整机用途\t/\t一般用途  \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3700×1620×2400（安全架顶）\n轴距或履带接地长\tmm\t2050\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1300/1300\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1200、1300/ 1200、1300\n最小离地间隙及部位\tmm\t450（前桥底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1170\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t93\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t2100\n标准配重(前/后)\tkg\t52/56\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t40.8\n挡位数（前进/倒退）\t/\t8/2\n主变速挡位数\t/\t4+1\n副变速挡位数\t/\t2\n最高设计理论速度\tkm/h\t33.92\n各前进挡理论速度\tkm/h\t前进：2.31;3.00;4.83;7.82;10.02;13.01;20.95;33.92\n后退：2.25;8.83\n发动机与主离合器联接方式\t/\t直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t/\t1004.B\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t/\t安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t/\t潍坊迪锐农业机械有限公司\n空气滤清器型号\t/\tYKQ1830U\n空气滤清器型式\t/\t干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\tΦ110×630\n排气管消声腔质量\tkg\t5.6\n驾驶员座椅型号a\t/\tSMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂\t/\t潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号\t/\tDC-1000-006\n安全带生产厂\t/\t常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式\t/\t全液压\n转向系转向操纵机构\t/\t方向盘  \n转向系转向机构型式\t/\t前轮转向\n\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t/\t箱体数量： 2   个\n机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式\t/\t在第  2  箱体中\n机械有级挡\n副变速换挡方式\t/\t机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)\t/\t8.3-24/11-32\n轮胎数量(前轮/后轮)\t个\t2/2\n轮胎气压(前轮/后轮)\tkPa","T202100430651","15300元","15300.00","2026-06-29","53000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202011046/NW202011045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2021)  2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[1047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪锐农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.8/40.8kg/kW","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t/\t50\n整机型号、名称\t/\t704-B轮式拖拉机\n整机型式\t/\t轮式 \n整机机架型式\t/\t无架 \n整机驱动型式\t/\t四驱     \n整机用途\t/\t一般用途  \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3620×1600×2440（安全架顶）\n轴距或履带接地长\tmm\t1950\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1300/1300\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t 1200、1300/ 1200、1300\n最小离地间隙及部位\tmm\t350（前桥底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1060\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t93\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t2050\n标准配重(前/后)\tkg\t52/56\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t39.8\n挡位数（前进/倒退）\t/\t8/2\n主变速挡位数\t/\t4+1\n副变速挡位数\t/\t2\n最高设计理论速度\tkm/h\t30.86\n各前进挡理论速度\tkm/h\t前进：2.21；2.86；4.60；7.21；9.46；12.24；19.69；30.86\n后退：2.18；9.35\n发动机与主离合器联接方式\t/\t直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t/\t1004.B\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t/\t安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t/\t潍坊迪锐农业机械有限公司\n空气滤清器型号\t/\tYKQ1830U\n空气滤清器型式\t/\t干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\tΦ110×600\n排气管消声腔质量\tkg\t5.3\n驾驶员座椅型号a\t/\tSMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂\t/\t潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号\t/\tDC-1000-006\n安全带生产厂\t/\t常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式\t/\t全液压\n转向系转向操纵机构\t/\t方向盘  \n转向系转向机构型式\t/\t前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t/\t箱体数量： 2   个\n机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式\t/\t在第  2  箱体中\n机械有级挡\n副变速换挡方式\t/\t机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)\t/\t7.50-16/12.4-28\n轮胎数量(前轮/后轮)\t个\t2/2\n轮胎气压(前轮/后轮)\tkP","T202100430652","15300元","15300.00","2026-06-29","53000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202011046/NW202011045","山东省农业机械可学研究院产品质量检测中心","（2021）2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[1048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.55kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4070×1750×2700(安全架)，4070×1750×2700（驾驶室）；最小使用质量(kg）：2655（安全架），2850（驾驶室）；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：51.55（安全架），55.34（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202000220150","15300元","15300.00","2025-07-05","65000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020AFH005/ WJ2020AFH004 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"," (2020) 2240034  ","潍坊市产品质量检验所"]
[1049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3630×1550×2370(安全框架顶)，3630×1550×2570（简易驾驶室顶部）；最小使用质量(kg)：1962（安全架），2010（驾驶室）；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.10（安全架），39.03（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T201900430951","15300元","15300.00","2024-12-30","53000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019GFH017/WJ2020AFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240020","潍坊市产品质量检验所"]
[1050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.1kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3170×1250×2255(安全框架顶)；最小使用质量(kg)：1962；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.10； PTO转速(r/min)：540/720；","T201900430951","15300元","15300.00","2024-12-30","53000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2019GFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240020","潍坊市产品质量检验所"]
[1051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.17/40.10kg/kW","功率：51.5kW（70马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2120（简易驾驶室）、2065（安全框架）；最小使用比质量(kg/kW):41.17（简易驾驶室）、40.10（安全框架）；","T202100220358","15300元","15300.00","2026-06-29","55000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021CFH023（简易驾驶室）/WJ2021GFH03G（安全框架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊沃富田农业装备有限公司","轮式拖拉机","WFT704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.08kg/kW","标定功率：51.5kW（70马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：38.08kg/kW；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3610×1510×2340；轴距（mm）：1890；最小使用质量：1980kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28。","部20190593","15300元","15300.00","2023-12-31","52000.00","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201808027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018FKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量(kg)：1965（带安全架）；最小使用比质量（kg/kW）：38.16（带安全架）；配套发动机型号：全柴4B5-70U32（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1310×2280（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28。","T202132320057","15300元","15300.00","2026-02-25","69000.00","51.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2020071","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01289","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","烟台鑫达奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","DN704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.75/43.69kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3750×1620×2500/3750×1620×2600mm；轴距： 2050mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300、1400；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：2150(安全架)、2250（驾驶室）kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 50/50kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220336","15300元","15300.00","2026-06-29","55000.00","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202012070/NW202012069","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240146","潍坊市产品质量检验所"]
[1055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","70马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3505x1590x2390（安全架顶端）； 最小使用比质量40.97（kg/kw）; 标定功率：51.5kw","T201932320103","15300元","15300.00","2024-12-30","56000.00","51.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0781","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100142号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","704-3","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","70马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3505x1670x2440（安全架顶端）； 最小使用比质量43.7（kg/kw）; 标定功率：51.5kw","T201932320102","15300元","15300.00","2024-12-30","60000.00","51.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0781","国家拖拉机质量监督检测中心","（2018）委字整机类第018011003112号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","70马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3320x1500x2370（安全架顶端）； 最小使用比质量38.16（kg/kw）; 标定功率：51.5kw","T201932320104","15300元","15300.00","2024-12-30","55000.00","51.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0781","国家拖拉机质量监督检测中心","（2017）委字整机类第0170100141号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.49kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2675kg（安全架），2865kg（驾驶室）","部20180637","18500元","18500.00","2022-12-31","82300.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0151","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF804-6","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.16kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2420kg（安全架）、2565kg（驾驶室）","08020P10055R0M","18500元","18500.00","2025-12-19","85000.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0321、 FH21GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0521","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.47kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2850kg","T202000411256","18500元","18500.00","2025-12-30","88000.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","201516","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0231","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MK804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.72kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：3100kg","T202000411256","18500元","18500.00","2025-12-30","94000.00","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","201520","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0231","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛804C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.56/46.44kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59；发动机型号：YCD4T23T8-80；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：（安全架）3980*1760*2700、（驾驶室）3980*1760*2750；轴距（mm）：2070；轮距（mm）：1300/1350；;最小使用质量（kg）：安全架2570、驾驶室2740","部20180634","18500元","18500.00","2022-12-31","62800.00","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," 安全架FH16GW0231；驾驶室FH16GE0131"," 国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017FKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.03kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：59kw(80马力）；最小使用质量：2480kg/2686kg ；最小使用比质量（kg/kw）：42.03； 整机外廓尺寸：4060*1820*2740（安全架顶部）4060*1820*2665（驾驶室顶部）；发动机型号：4C6-80C32 ；  轴距：2030mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30 ；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司","T202142420056","18500元","18500.00","2026-02-07","62900.00","59","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NO:HBSZ2020FHZ178    NO:HBSZ2020FHZ201","湖北三智农业机械检测有限公司","NO:WT202006008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.9/53.6kg/kW","(1)整机型号、名称:804型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4120×1980×2900(至驾驶室顶)4120×1980×2780(至安全架顶);(7)轴距mm:2080;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1450/1450;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1300、1350、1400、1450、1500、1550、1600/1300～1650;(10)最小离地间隙及部位mm:390前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:3230（驾驶室）/3150(安全架);(12)标准配重(前/后)kg:120/180;(13)最小使用比质量kg/kW:54.9（驾驶室）/53.6（安全架）;(14)挡位数（前进/倒退）:12/12;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:3×（1+1）;(17)最高设计理论速度km/h:35.3;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:4TG80;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司;(25)发动机进气方式:增压;(26)发动机气缸数:4;(27)发动机标定功率kW:58.8;(28)发动机额定净功率kW:58.8;(29)发动机标定转速r/min:2400;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:K495;(32)空气滤清器型式:湿式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×150×120;(34)排气管消声腔质量kg:8.3±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;","T201932320061","18500元","18500.00","2024-12-01","98800.00","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1431(驾驶室)/FH19GW1261(防翻架)","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第139号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:5205kg/kW","型式：四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸((长×宽×高)：4430×1990×2620mm；轴距或履带接地长：2345mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1602-1792/1532-1832；轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板调节；最小使用质量：3087；","T201900320615","18500元","18500.00","2024-12-30","121000.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","09-M-5-7/1","国立农业科学院","W090104","江西省农业机械产品质量监督检测中心，江西省农业机械产品质量监督检验一站"]
[1066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSV804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.78kg/kW","型式：四轮驱动；用途：一般农用型；廓尺寸((长×宽×高)：4367×1978×2590mm；轴距或履带接地长：2345mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1630-1818/1545-1701；轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板调节；最小使用质量：3280；","T201900320611","18500元","18500.00","2024-12-30","101200.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","09-M-5-7/1","国立农业科学院","W201210046-II","山东省农业机械产品质量监督检查站"]
[1067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LSV804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.98kg/kW","型式：四轮驱动；用途：一般农用型；型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高):4370×1980×2830mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):1612-1812/1500-1701;最小离地间隙(前桥):440mm;最小使用质量:2880KG;前/后轴质量:1200/1680KG;最大配重(前/后):160/0KG;档位数(前进/后退):12/4;功率:58.8kw.","部20170282","18500元","18500.00","2021-12-31","96800.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201507005","山东省农业机械产品质量监督检查站","W201210046-II","山东省农业机械产品质量监督检查站"]
[1068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.3kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1850×2700（至驾驶室顶）；轴距(mm)：2010；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1300/1400；最小离地间隙及部位(mm)：350(至下拉杆支座底部）；最小使用质量（㎏）：2850；最小使用比质量（kg/kW）：48.3;排放标准：第三阶段","T202100510838","18500元","18500.00","2026-08-31","65000.00","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0711","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0471","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.02kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):4050×1830×2700(至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:2040mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1250、1350/1350-1600mm;最小离地间隙及部位:390mm(后牵引框底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1155mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2715kg;标准配重(前/后):144/90kg;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:3×（1+1）;最高设计理论速度:32.40km/h;发动机与主离合器联接方式:直联.","T202100510841","18500元","18500.00","2026-08-31","0.00","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021BFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0321","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","N804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","标定功率：59kw（80马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.85。","T202100320444","18500元","18500.00","2026-06-29","62300.00","59","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW2021/NW202012076","国家拖拉机质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2018)委检字整机类第0073号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波宁奔奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.19kg/kW","80马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3505x1670x2440（安全架顶端）3505x1670x2660（驾驶室顶端）； 最小使用比质量41.19（安全架）44.07(驾驶室); 标定功率：59kw","T201932320105","18500元","18500.00","2024-12-30","66000.00","59","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1691、FH20GW1151","国家拖拉机质量监督检测中心","（2018）委字整机类第018011003113号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4180×1800×2710（安全框架顶部）4130×1800×2800（滤清器顶部）；最小离地间隙及部位:410（前桥放油螺栓）;最小使用质量:2570kg（安全架）2720kg（驾驶室）；配置最小使用比质量:43.7kg/kW（安全架）46.26kg/kW（驾驶室）；功率(马力):80马力；发动机标定功率：58.8kW；排放阶段：国三","T202100431049","18500元","18500.00","2026-11-02","62500.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架：NW202103034;驾驶室：NW202103032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.18kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3800×1860×2830(驾驶室顶部）；最小使用质量:2480kg；最小使用比质量:42.18kg/kW；配套动力型号：YN4EZ080-30CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率(kW)：58.8；标定转速（r/min）：2400;排放标准：第三阶段","T202100430647","18500元","18500.00","2026-06-29","62500.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SJ21FH3043","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191222","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.95/48.81kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4C6-80C32；轮距(mm):前轮1300,后轮1400；轴距(mm):2050；轮胎规格(前/后):8.3-24/14.9-30；外廓尺寸(mm):4035×1830×2750(安全架顶)；4035×1830×2800(驾驶室顶)；最小使用质量:2770kg(安全框架)；2880kg(驾驶室)","T202100220781","18500元","18500.00","2026-08-31","62000.00","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202012057-X02/NW202012055-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005020-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.99kg/kW","洛柴4108国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器 、前后配重。","部20171849","18500元","18500.00","2021-12-31","61790.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201509082、W201606050","山东省农业机械产品质量监督检验站、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W2006-060-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF804M","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.37kg/kW","全柴4C6-80C31国Ⅲ、风云Ⅲ机罩、7.5-16/12.4-28、双作用离合器、12+12梭式换挡、侧置变速、前置逆行器、强压升降提升器、1.3m轮距、整体座箱、双速（540/760）输出、前配重、双层后配重。驾驶室机型最小使用质量2680kg，最小使用比质量45.4kg/kw。","部20190309","18500元","18500.00","2023-12-31","61790.00","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201308026","山东省农业机械产品质量监督检验站","WJ2018JKKX015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","标定功率:59kW(80马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:41.2kg/kW（安全架）、44.9kg/kW（选装驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4020×1670×2670mm(安全架顶端）、4020×1680×2700mm（选装驾驶室顶端）；轴距：2030mm ；最小使用质量：2430kg（安全架）、2650kg（选装驾驶室） ；标准配重(前/后)：144kg/80kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202100320957","18500元","18500.00","2026-11-02","62000.00","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH005（安全架）、WJ2020KFH006（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200410-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.3kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3950×1780×2700（安全架顶部），最小使用质量（kg）：2720,标定功率（kw）：58.8，轴距（mm）：2040，轮距(mm)(前/后)：1300、1400、1500/1300、1400、1500，标准配重（kg）(前/后）：100/140,档位数（前进/倒退）12/12，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BMU,转向系型式：全液压，变速箱（器）型式：机械平面组成式 ，变速箱换挡方式： 机械有级挡，机架型式：无架，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，液压悬挂系统型式： 分置式 ，悬挂装置型式： 后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴转速（r/min）：540/760，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3950×1780×2700（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2860，标准配重(前/后）:100/140，选装简易驾驶室（二）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:,3950×1780×2700（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2860，标准配重(前/后）：100/140，选装轮胎（前轮/后轮）:7.5-20、8.3-20、8.3-24、9.5-16、9.5-20/11.2-28、11-32、12.4-28、12.4-32、13.6-24、13.6-28、14.9-24、14.9-26、14.9-28，最小使用比质量（kg/kw):46.3","T202100510840","18500元","18500.00","2026-08-31","74500.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202103066（安全架）、NW202103067（驾驶室一）、NW202103068（驾驶室二）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180708-FK、NJJC20180708-FK-BC1","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪锐农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2/42.2kg/kW","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t/\t70\n整机型号、名称\t/\t804-A轮式拖拉机\n整机型式\t/\t轮式 \n整机机架型式\t/\t无架\n整机驱动型式\t/\t四驱      \n整机用途\t/\t一般用途  \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3700×1620×2400（安全架顶）\n轴距或履带接地长\tmm\t2050\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1300/1300\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1200、1300/ 1200、1300\n最小离地间隙及部位\tmm\t450（前桥底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1170\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t93\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t2420\n标准配重(前/后)\tkg\t52/56\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t41.2\n挡位数（前进/倒退）\t/\t8/2\n主变速挡位数\t/\t4+1\n副变速挡位数\t/\t2\n最高设计理论速度\tkm/h\t33.92\n★各前进挡理论速度\tkm/h\t前进：2.31;3.00;4.83;7.82;10.02;13.01;20.95;33.92\n后退：2.25;8.83\n发动机与主离合器联接方式\t/\t直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t/\t1004.B\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t/\t安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t/\t潍坊迪锐农业机械有限公司\n空气滤清器型号\t/\tYKQ1830U\n空气滤清器型式\t/\t干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\tΦ110×630\n排气管消声腔质量\tkg\t5.6\n驾驶员座椅型号a\t/\tSMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂\t/\t潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号\t/\tDC-1000-006\n安全带生产厂\t/\t常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式\t/\t全液压\n转向系转向操纵机构\t/\t方向盘  \n转向系转向机构型式\t/\t前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t/\t箱体数量： 2   个\n机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式\t/\t在第  2  箱体中\n机械有级挡\n副变速换挡方式\t/\t机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)\t/\t8.3-24/11-32\n轮胎数量(前轮/后轮)\t个\t2/2\n轮胎气压(前轮/后轮)\tkPa","T202100430651","18500元","18500.00","2026-06-29","63000.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n",""," NW202011046/NW202011045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2021)  2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[1080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWB804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.98kg/kW","功率：58.8kW（80马力）；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：2410kg；最小使用比质量：40.98kg/kW","T202100320797","18500元","18500.00","2026-08-31","61700.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021BFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4070×1750×2700(安全架)，4070×1750×2700（驾驶室）；最小使用质量(kg）：2600（安全架），2860（驾驶室）；功率(kW)：59；最小使用比质量(kg/kW)：44.07（安全架），48.47（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202000220150","18500元","18500.00","2025-07-05","66000.00","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020AFH005/WJ2020AFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240034 ","潍坊市产品质量检验所"]
[1082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3945×1860×2730（至驾驶室顶），3945×1860×2730（至安全架顶）；最小使用质量(kg)：3000（驾驶室），2800（安全架）；功率(kW)：58.8；最小使用比质量(kg/kW)：51.02（驾驶室），47.62（安全架）； PTO转速(r/min)：540/720；","T202000220968","18500元","18500.00","2025-12-30","63000.00","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020GFH19G/WJ2020GFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240086","潍坊市产品质量检验所"]
[1083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","烟台鑫达奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","DN804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.68/42.37kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3750×1620×2500/3750×1620×2600mm；轴距： 2050mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300、1400；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：2400(安全架)、2500（驾驶室）kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)：50/50kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220336","18500元","18500.00","2026-06-29","65000.00","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202012070/NW202012069","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240146","潍坊市产品质量检验所"]
[1084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","浙江中野农机装备有限公司","轮式拖拉机","804-3","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.19kg/kW","80马力四轮驱动轮式拖拉机；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3505x1670x2440（安全架顶端）； 最小使用比质量41.19（kg/kw）; 标定功率：59kw","T201932320102","18500元","18500.00","2024-12-30","65000.00","59","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0781","国家拖拉机质量监督检测中心","（2018）委字整机类第018011003112号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.67kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4266*2075*2845mm；\n轴距或履带接地长：2300mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1685/1600mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板有级可调/辐板有级可调；\n最小使用质量：3950KG标准配重(前/后)：250/160；\n档位数(前进/倒退/爬行)：16F/8R/12；\n主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/2发动机与离合器联接方式：直联；\n起动方式：电启动；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：SK1504.451.001\n前照灯型号：250.48.010/250.48.010Y\n转向系型式：独立油路全液压转向；\n行车制动系型式：人力操纵静液压盘式制动器；\n驻车制动系型式：手柄操纵；\n前驱动桥型式：旱地型；\n离合器型式：单片干式，蝶形弹簧压紧、独立操纵、双作用\n传动系动力输出轴离合器型式：无\n传动系变速箱型式：组成式4*2*（2+1）；\n主变速箱换档方式：齿啮合套换档；\n副变速箱换档方式：齿啮合套换档；\n履轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34,选装12.4-24,16.9-38,12.4-24,13.6-38水田轮","苏农机（2018）第（0509）号","21500元","21500.00","2022-12-31","95000.00","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0511","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0034号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","100马力以下轮式拖拉机","MF904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.74kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2962kg（安全架）、3103kg（驾驶室）","08020P10055R0M","21500元","21500.00","2025-12-19","95000.00","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW0981、FH20GW1561","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0491","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","广西柳工农业机械股份有限公司","轮式拖拉机","MH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","整机型号、名称：MH904型轮式拖拉机\n整机型式：轮式\n整机机架型式：无架\n整机驱动型式：四驱\n整机用途：一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：\t4200×1830×2700（安全架顶）mm\n选配外廓尺寸：4400×1830×2670（驾驶室顶）mm\n轴距或履带接地长：2080mm\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1340/1340mm\n轮距(前轮/后轮)或轨距\t：1120、1340/1320-1640mm\n最小离地间隙及部位：340（后牵引力座底部）mm\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152\tmm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044mm\n最小使用质量：2710kg\n选配最小使用质量：2940kg\n标准配重(前/后)：\t144/180kg\n最小使用比质量：40.94kg/kW\n选配最小使用比质量：44.41kg/kw\n挡位数（前进/倒退）：\t12/12\n主变速挡位数：4\n副变速挡位数：3×（1+1）\n最高设计理论速度：32.38km/h\n发动机与主离合器联接方式：直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：LG904.01\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司\n发动机型号：YN4E095-32CR4\n发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程\n发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司\n发动机进气方式：增压\n发动机气缸数：4\n发动机标定功率： 66.2kW\n发动机额定净功率：66.2kW\n发动机标定转速：2300r/min\n发动机冷却方式：水冷\n空气滤清器型号：912A\n空气滤清器型式：湿式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ120×480\tmm\n排气管消声腔质量：6.5kg\n驾驶员座椅型号a\t：SMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号：DC-1000-006\t\n安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘\n转向系转向机构型式：前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量:2个、机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式：主变速位置:第2箱、机械有级挡\n副变速换挡方式：机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)：\t8.3-24/11-32\n轮胎数量(前轮/后轮)：\t2/2个","T202100510232","21500元","21500.00","2026-04-01","78000.00","66.2","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202006053","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01311","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛904B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.34kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2；发动机型号：YCD4J23T8-90A；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）（安全架）：4285*1915*2750；轴距（mm）：2300；轮距（mm）：1460/1530;最小使用质量（kg）:3200","豫2018107","21500元","21500.00","2022-12-31","72800.00","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH16GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS014","河南省农业机械试验鉴定站"]
[1089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：66.2kw(90马力）；最小使用质量：2720kg/2726kg ； 最小使用比质量（kg/kw）:41.09 ； 整机外廓尺寸：4060*1820*2740（安全架顶部）4060*1820*2665（驾驶室顶部）；  发动机型号：4C6-90C33； 轴距：2030mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30 ； 发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司","T202142420056","21500元","21500.00","2026-02-07","73100.00","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NO：HBSZ2020FHZ201        NO:HBSZ2020FHZ178","湖北三智农业机械检测有限公司","NO:WT202006008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4050x1830x2750mm（安全框架顶）；4050x1830x2750mm（驾驶室顶）；轴距或履带接地长：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1450/1400mm；整机最小离地间隙：370mm；最小使用质量：2700kg（安全框架）；2890（驾驶室）；整机标准配重(前/后)：180/180kg ；整机最小使用比质量：40.49kg/kW（安全框架）；43.66（驾驶室）；档位数(前进/倒退)：12+12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202000220964","21500元","21500.00","2025-12-30","68000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020GFH012/WJ2020GFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240067","潍坊市产品质量检验所"]
[1091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.8/47.6kg/kW","(1) 整机型号、名称:904型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4120×1980×2900(至驾驶室顶)4120×1980×2780(至安全架顶);(7)轴距mm:2080;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1450/1450;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1300、1350、1400、1450、1500、1550、1600/1300～1650;(10)最小离地间隙及部位mm:390前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:3230（驾驶室）/3150(安全架);(12)标准配重(前/后)kg:120/180;(13)最小使用比质量kg/kW: 48.8（驾驶室）/47.6（安全架）;(14)挡位数（前进/倒退）:12/12;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:3×（1+1）;(17)最高设计理论速度km/h:35.3;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:4TG90;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司;(25)发动机进气方式:增压;(26)发动机气缸数:4;(27)发动机标定功率kW:66.2;(28)发动机额定净功率kW:66.2;(29)发动机标定转速r/min:2400;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:K495;(32)空气滤清器型式:湿式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×150×120;(34)排气管消声腔质量kg:8.3±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;(43)主变速换挡方式:机械","T201932320061","21500元","21500.00","2024-12-01","116000.00","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1431(驾驶室)/FH19GW1261(防翻架)","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第139号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.68kg/kW","型式：四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸((长×宽×高)：4430×1980×2590mm；轴距或履带接地长：2345mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600-1790/1532-1830；轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板调节；最小使用质量：3223；","T201900320615","21500元","21500.00","2024-12-30","133100.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","09-M-5-7/1","国立农业科学院","W090105","江西省农业机械产品质量监督检测中心，江西省农业机械产品质量监督检验一站"]
[1093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.8kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1850×2700（至驾驶室顶）；轴距(mm)：2010；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1300/1400；最小离地间隙及部位(mm)：350(至下拉杆支座底部）；最小使用质量（㎏）：3100；最小使用比质量（kg/kW）：46.8;排放标准：第三阶段","T202100510838","21500元","21500.00","2026-08-31","75000.00","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0711","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0471","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.01kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):4050×1830×2700(至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:2040mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1250/1400mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1250、1350/1350-1600mm;最小离地间隙及部位:390(后牵引框底部)mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1155mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:92mm;最小使用质量:2715kg;标准配重(前/后):144/90kg;最小使用比质量:41.01kg/Kw;挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;副变速挡位数:3×（1+1）;最高设计理论速度:32.40km/h;发动机与主离合器联接方式:直联","T202100510841","21500元","21500.00","2026-08-31","0.00","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021BFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0321","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.15kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4130×1800×2710（安全框架顶部）4130×1800×2800（驾驶室顶部）；最小离地间隙及部位:410（前桥放油螺栓）;最小使用质量:2790kg（安全架）2900kg（驾驶室）；配置最小使用比质量:42.15kg/kW（安全架）43.81kg/kW（驾驶室）；功率(马力):90马力；发动机标定功率：66.2kW；排放阶段：国三","T202100431049","21500元","21500.00","2026-11-02","72500.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","安全架：NW202103034;驾驶室：NW202103032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.99/43.66kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:YN4E095-32CR4；轮距(mm):前轮1300,后轮1400；轴距(mm):2050；轮胎规格(前/后):8.3-24/14.9-30；外廓尺寸(mm):4035×1830×2750(安全架顶)；4035×1830×2800(驾驶室顶)；最小使用质量:2780kg(安全框架)；2890kg(驾驶室)","T202100220781","21500元","21500.00","2026-08-31","72000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202012057-X02/NW202012055-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005020-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","标定功率:66.2kW(90马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:40.9kg/kW（安全架）、42.4kg/kW（选装驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4020×1720×2710mm(安全架顶端）、4020×1680×2750mm（选装驾驶室顶端）；轴距：2030mm ；最小使用质量：2710kg（安全架）、2805kg（选装驾驶室） ；标准配重(前/后)：144kg/80kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30。","T202100320957","21500元","21500.00","2026-11-02","72000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020KFH005（安全架）、WJ2020KFH006（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200410-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","外型尺寸（mm）：4120×1810×2775（驾驶室）；4120×1810×2600（安全架）；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:66.2（国三）;\n轴距（mm）:2145;\n最小使用质量（kg）:2900（驾驶室）；2700（安全架）\n轮距(前轮/后轮)mm：1300、1400、1500、1600/1300、1400、1500、1600;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调;\n标准配重(前/后)kg:200/232;\n挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;\n动力输出轴功率kW≥56.3;\n最大牵引力kN≥22.5;\n主变速箱换档方式:同步器;\n轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24/16.9-30","部20190302","21500元","21500.00","2023-12-31","86000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201803042(配安全架)NW201712019（配驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201710052","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3950×1780×2700（安全架顶部），最小使用质量（kg）：2720,标定功率（kw）：66.2，轴距（mm）：2040，轮距(mm)(前/后)：1300、1400、1500/1300、1400、1500，标准配重（kg）(前/后）：100/140,档位数（前进/倒退）12/12，发动机与离合器联接方式：直联，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4BMU10,转向系型式：全液压，变速箱（器）型式：机械平面组成式 ，变速箱换挡方式： 机械有级挡，机架型式：无架，轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30，液压悬挂系统型式： 分置式 ，悬挂装置型式： 后置三点悬挂，悬挂装置类别：2类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴转速（r/min）：540/760，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3950×1780×2700（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2860，标准配重(前/后）:100/140，选装简易驾驶室（二）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:,3950×1780×2700（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2860，标准配重(前/后）：100/140，选装轮胎（前轮/后轮）:7.5-20、8.3-20、8.3-24、9.5-16、9.5-20/11.2-28、11-32、12.4-28、12.4-32、13.6-24、13.6-28、14.9-24、14.9-26、14.9-28，最小使用比质量（kg/kw):41.1","T202100510840","21500元","21500.00","2026-08-31","85500.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202103066（安全架）、NW202103067（驾驶室一）、NW202103068（驾驶室二）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180708-FK、NJJC20180708-FK-BC1","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊迪锐农业机械有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t/\t70\n整机型号、名称\t/\t904-A轮式拖拉机\n整机型式\t/\t轮式 \n整机机架型式\t/\t无架 \n整机驱动型式\t/\t四驱      \n整机用途\t/\t一般用途  \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3700×1620×2680（驾驶室架顶）\n轴距或履带接地长\tmm\t2050\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1300/1300\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1200、1300/ 1200、1300\n最小离地间隙及部位\tmm\t450（前桥底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1170\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t93\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t2720\n标准配重(前/后)\tkg\t52/56\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t41.1\n挡位数（前进/倒退）\t/\t8/2\n主变速挡位数\t/\t4+1\n副变速挡位数\t/\t2\n最高设计理论速度\tkm/h\t33.92\n各前进挡理论速度\tkm/h\t前进：2.31;3.00;4.83;7.82;10.02;13.01;20.95;33.92\n后退：2.25;8.83\n发动机与主离合器联接方式\t/\t直联\n空气滤清器型号\t/\tYKQ1830U\n空气滤清器型式\t/\t干式\n排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）\tmm\tΦ110×630\n排气管消声腔质量\tkg\t5.6\n驾驶员座椅型号a\t/\tSMT-CS06-1\n驾驶员座椅生产厂\t/\t潍坊舒美特机械有限公司\n安全带型号\t/\tDC-1000-006\n安全带生产厂\t/\t常州市东晨车辆部件有限公司\n转向系型式\t/\t全液压\n转向系转向操纵机构\t/\t方向盘  \n转向系转向机构型式\t/\t前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t/\t箱体数量： 2   个\n机械平面组成式\n主变速位置和换挡方式\t/\t在第  2  箱体中\n机械有级挡\n副变速换挡方式\t/\t机械有级挡\n轮胎型号(前轮/后轮)\t/\t8.3-24/11-32\n轮胎数量(前轮/后轮)\t个\t2/2\n轮胎气压(前轮/后轮)\tkPa\t150〜180/120〜150\n履带材质\t/\t\n履带板宽度\tmm\t\n液压悬挂系统型式\t/\t分置式\n悬挂装置型式\t/\t后置三点悬挂\n悬挂装置类别\t/\t2类\n工作装置液压油泵型号","T202100430651","21500元","21500.00","2026-06-29","83000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202011046/NW202011045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[1101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.99kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4070×1750×2700(安全架)，4070×1750×2700（驾驶室）；最小使用质量(kg）：2780（安全架），2880（驾驶室）；功率(kW)：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：41.99（安全架），43.5（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；安全架型号由YK904.46.001变为YK904.46.002，最小使用质量由3673kg变为2780kg，最小使用比质量由40.38kg/kW变为41.99kg/kW，变更报告与推广鉴定报告合并上传","T202000220150","21500元","21500.00","2025-07-05","72000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH027/WJ2021CFH21G/WJ2020AFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240034 ","潍坊市产品质量检验所"]
[1102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.29kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3945×1860×2730（至驾驶室顶），3945×1860×2730（至安全架）；最小使用质量(kg)：3000（驾驶室），2800（安全架）；功率(kW)：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：45.32（驾驶室），42.29（安全架）； PTO转速(r/min)：540/720；","T202000220968","21500元","21500.00","2025-12-30","74000.00","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020GFH19G/WJ2020GFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240086","潍坊市产品质量检验所"]
[1103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.60kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2","T202000020003","21500元","21500.00","2025-03-31","160000.00","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","防翻架:FH19GW0831 驾驶室:4/1 585/1;   4/1 585/2;  4/1 585/3"," 农业部农林机械试验鉴定总站","2018WT2004","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.93kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9 最小使用质量：3350kg","T202000020003","21500元","21500.00","2025-03-31","165000.00","69.9","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","防翻架:FH19GW0831 驾驶室:4/1 585/1;   4/1 585/2;    4/1 585/3","农业部农林机械试验鉴定总站","2018WT2004","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1004S","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.66kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3650kg（平地板安全架）/3910kg（驾驶室）/3800kg（马鞍型安全架）","部20170658","24500元","24500.00","2021-12-31","128000.00","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH12GW0351/1/FH17GW0831/FH21GW1261/FH17GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT10GK0011","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.85kg/kW","型式：四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸((长×宽×高)：4430×1980×2590mm；轴距或履带接地长：2345mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600-1790/1532-1830；轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板调节；最小使用质量：3223；","T201900320615","24500元","24500.00","2024-12-30","145000.00","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","09-M-5-8/1","国立农业科学院","W090106","江西省农业机械产品质量监督检测中心，江西省农业机械产品质量监督检验一站"]
[1107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.3kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1850×2700（至空冷器顶）；轴距(mm)：2065；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1300/1400；最小离地间隙及部位(mm)：350(至下拉杆支座底部）；最小使用质量（㎏）：3480；最小使用比质量（kg/kW）：47.3;排放标准：第三阶段","T202100510838","24500元","24500.00","2026-08-31","85000.00","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0711","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0471","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.23kg/kW","外观尺寸：4520mm*2100mm*2960mm；轴距：2455mm；轮距（前轮/后轮）：1620mm/1630mm；轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋；最小离地间隙420mm（前桥壳体底部）；最小使用质量：4350kg","部20171909","24500元","24500.00","2021-12-31","85000.00","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0471/FH11GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","2012KSS004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.23kg/kW","100马力、功率:73.5KW、四轮驱动、\"东方红\"系列LR4B3ZU23/0735E国三发动机","T202000020737","24500元","24500.00","2025-12-30","100000.00","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH11GW0071","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS052","河南省农业机械试验鉴定站"]
[1110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.84kg/kW","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4130×1800×2800（驾驶室顶部）；最小离地间隙及部位:410（前桥放油螺栓）;最小使用质量:3300（驾驶室）；配置最小使用比质量:44.84kg/kW（驾驶室）；功率(马力):100马力；发动机标定功率：73.6kW；排放阶段：国三","T202100431049","24500元","24500.00","2026-11-02","83000.00","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","驾驶室：NW202103032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东华盛重工科技有限公司","轮式拖拉机","HS1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.63kg/kW","驱动形式：四轮驱动；标定功率:73.5kw；发动机型号:4C6-100C35；轮距(mm):前轮1300,后轮1400；轴距(mm):2050；轮胎规格(前/后):8.3-24/14.9-30；外廓尺寸(mm):4035×1830×2800(驾驶室顶)；最小使用质量:3280kg.","T202100220781","24500元","24500.00","2026-08-31","82500.00","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202012055-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005020-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.1kg/kW","洛柴4115国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（ 760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、前后配重。","T202000370244","24500元","24500.00","2025-07-05","81830.00","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201909029-X01、W201909082","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南），山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401152Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊力信机械制造有限公司","轮式拖拉机","WLX1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57kg/kW","外廓尺寸：4530×2200×2900；驱动型式：四轮驱动；功率：73.6kW; 发动机型号及制造商：YCD4J23T8-100,玉柴动力机械有限公司；轴距：2210; 最小使用质量：4210; 配重：242/172; 档位数：16/8/0; 变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","鄂2020007","24500元","24500.00","2025-04-11","87500.00","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2019FHZ095","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20181015","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.52kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6; 最小使用质量：3350kg","T202000020003","24500元","24500.00","2025-03-31","170000.00","73.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","防翻架:FH19GW0831  驾驶室:4/1 585/1;   4/1 585/2;   4/1 585/3;","农业部农林机械试验鉴定总站","2028WT2004","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","常州森犇农业机械有限公司","轮式拖拉机","SK1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.29kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","外廓尺寸(长×宽×高)：4266*2075*2845mm；\n轴距或履带接地长：2300mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1685/1600mm；\n轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板有级可调/辐板有级可调；\n最小使用质量：3990KG标准配重(前/后)：250/160；\n档位数(前进/倒退/爬行)：16F/8R\n主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/2\n发动机与离合器联接方式：直联；\n起动方式：电启动；\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：SK1504.451.001\n前照灯型号：250.48.010/250.48.010Y\n转向系型式：独立油路全液压转向；\n行车制动系型式：人力操纵静液压盘式制动器；\n驻车制动系型式：手柄操纵；\n前驱动桥型式：旱地型；\n离合器型式：单片干式，蝶形弹簧压紧、独立操纵、双作用\n传动系动力输出轴离合器型式：无\n传动系变速箱型式：组成式4*2*（2+1）；\n主变速箱换档方式：齿啮合套换档；\n副变速箱换档方式：齿啮合套换档；\n履轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34,选装12.4-24,16.9-38,12.4-24,13.6-38水田轮","苏农机（2018）第（0510）号","27500元","27500.00","2022-12-31","102000.00","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH18GW0511","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第0034号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1204d","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","功率:88.2kW/120马力；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：3890kg（四缸增压发动机马鞍形防翻架）/4040kg（四缸增压发动机马鞍形驾驶室）/4175kg（四缸增压发动机平地板驾驶室）/3985lg（四缸增压发动机平地板防翻架）/4440kg（六缸发动机马鞍形防翻架）/4380kg（六缸发动机平地板驾驶室）/4420kg（六缸发动机马鞍形驾驶室）/4240kg（六缸发动机平地板防翻架）/4000kg（四缸共轨发动机马鞍形防翻架）","部20170693","31900元","31900.00","2021-12-31","138000.00","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH12GW0351/1/FH17GW0831/FH21GW1261/FH17GW1011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT12GK0331","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.10kg/kW","(1)整机型号、名称:1204型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4652×2050×2900(至驾驶室顶);(7)轴距mm:2490;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1680/1680;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1512、1612、1712、1812/1584～1784;(10)最小离地间隙及部位mm:430，前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:4860;(12)标准配重(前/后)kg:400/160;(13)最小使用比质量kg/kW:55.10;(14)挡位数（前进/倒退）:16/8;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:（2+1）×2;(17)最高设计理论速度km/h:32.2;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:WP6G120E311;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;(25)发动机进气方式:增压中冷;(26)发动机气缸数:6;(27)发动机标定功率kW:88.2;(28)发动机额定净功率kW:88.2;(29)发动机标定转速r/min:2200;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:KLQ518D-1000;(32)空气滤清器型式:干式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×300×130;(34)排气管消声腔质量kg:12±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;(43)主变速换挡方式:机械有级挡;(44)副变速换挡方式:机械有级挡;","T201932320062","31900元","31900.00","2024-12-01","179800.00","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第080号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.83kg/kW","(1) 整机型号、名称 :1304型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4652×2050×2900(至驾驶室顶);(7)轴距mm:2490;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1680/1680;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1512、1612、1712、1812/1584～1784;(10)最小离地间隙及部位mm:430，前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:4860;(12)标准配重(前/后)kg:400/160;(13)最小使用比质量kg/kW:50.83;(14)挡位数（前进/倒退）:16/8;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:（2+1）×2;(17)最高设计理论速度km/h:32.2;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:WP6G130E311;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;(25)发动机进气方式:增压中冷;(26)发动机气缸数:6;(27)发动机标定功率kW:95.6;(28)发动机额定净功率kW:95.6;(29)发动机标定转速r/min:2200;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:KLQ518D-1000;(32)空气滤清器型式:干式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×300×130;(34)排气管消声腔质量kg:12±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;(43)主变速换挡方式:机械有级挡;(44)副变速换挡方式:机械有级挡;","T201932320062","31900元","31900.00","2024-12-01","199800.00","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第080号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.914/46.914kg/kW","发动功率：95.6千瓦（130马力）；国三排放；四轮驱动；前进/倒退16/8；简易驾驶室：最小使用质量：4485kg，最小使用比质量（kg/kW）：46.91；(选装安全架：最小使用质量：4485kg，最小使用比质量（kg/kW）：46.91）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4440×2250（2050-2450）×3070；轴距或履带接地长mm：2350；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780。最小离地间隙及部位mm：465(前桥)。","T202032320421","31900元","31900.00","2025-12-30","124000.00","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2020079 / FH20GW1761","南京塞姆认证科技发展有限公司  /  国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.66kg/kW","洛柴LR6B5-23国Ⅲ （88.2kW/2300r/min）,16F+8R,爬行挡,前轮12.4-24,后轮16.9-34,强压升降，双速输出760/1000,双路阀,新式安全架，新机罩,进口德国LUK强化离合器，前后配重","部20171841","31900元","31900.00","2021-12-31","106546.00","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201606050、W201308025","山东省农业机械产品质量监督检验站、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201110054-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GL1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.59kg/kW","功率：120马力，88.2kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长4700×宽2200×高2900；轴距（mm）：2310；最小使用质量（kg）：4550；最小使用比质量（kg/kW）：51.59。","T202100320950","31900元","31900.00","2026-11-02","148000.00","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005024","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.00kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4400×2040×2870（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:2165mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1620/1500mm；轮距（前轮/后轮）：1620、2020/1400-1800；最小离地间隙：400（前驱动桥底）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1300mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：120mm；最小使用质量:4410kg；最小使用质量比：50.00；；标准配重（前/后）：440/160kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：2×（2+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：WHC1404;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","T202100220921","31900元","31900.00","2026-11-02","107000.00","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007023","黑龙江彤廷质检技术有限公司"]
[1123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1304-D","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.16kg/kW","功率：130马力（95.6kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4580×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2315；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：4700；最小使用比质量（kg/kW）：49.16；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A150-T304；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100320948","31900元","31900.00","2026-11-02","106600.00","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1304-F1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.27kg/kW","功率：130马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4710；最小使用比质量（kg/kw）为49.27；","2018TJ065","31900元","31900.00","2022-12-31","170200.00","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0211","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017IKKX017、WJ2017IKKX019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RC1304-FA1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.65kg/kW","功率：130马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：4460；最小使用比质量（kg/kw）为46.65；","2018TJ065","31900元","31900.00","2022-12-31","164700.00","95.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017IKKX017、WJ2017IKKX019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","DX1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.28kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","标定功率：120马力（88.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：47.28（带安全架）/48.70（带驾驶室）；主变速换挡方式为机械有级挡，副变速换挡方式为动力换向；配套发动机型号：玉柴YC4A140-T304（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4650×2070×2740（至安全架顶）/2890（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2330；最小使用质量(kg)：4170（带安全架）/4295（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-28/16.9-34。","T202132320271","34900元","34900.00","2026-10-07","160000.00","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2021003G、SAM2021044","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01113","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","DX1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.62（带安全架）/44.93（带驾驶室）；主变速换挡方式为机械有级挡，副变速换挡方式为动力换向；配套发动机型号：玉柴YC4A150-T305（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4650×2070×2740（至安全架顶）/2890（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2330；最小使用质量(kg)：4170（带安全架）/4295（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-28/16.9-34。","T202132320271","34900元","34900.00","2026-10-07","165000.00","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2021003G、SAM2021044","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01113","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1128,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1404-1F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.90kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量（kg）：4625；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:44.90；排放标准：第三阶段。","T202100020707","38800元","38800.00","2026-08-31","168000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","No：FH21GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202005026-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1129,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1404-6F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.63kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量（kg）：4700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:45.63；排放标准：第三阶段。","T202100020707","38800元","38800.00","2026-08-31","172000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","No：FH21GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202005026-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1130,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1504-1F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：110.3；最小使用质量（kg）：4810；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:43.61；排放标准：第三阶段。","T202100020707","38800元","38800.00","2026-08-31","172000.00","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","No：FH21GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202005026-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1131,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1504-6F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：110.3；最小使用质量（kg）：4955；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:44.92；排放标准：第三阶段。","T202100020707","38800元","38800.00","2026-08-31","194000.00","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","No：FH21GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202005026-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1132,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.1kg/kW","功率：110.3kW/150马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4980kg(马鞍型驾驶室）/5160kg(平地板防翻架）/5280kg(平地板驾驶室）","部20170657","38800元","38800.00","2021-12-31","165000.00","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH12GW0351/1/FH09GW0141/1/FH17GW1001","国家拖拉机质量监督检验中心"," LT16GK0271","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1133,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","功率：103kW/140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量:4491kg","部20190366","38800元","38800.00","2023-12-31","158000.00","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW0871","国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1134,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JD1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4550x2180x3100mm；轴距或履带接地长：2350mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1610/1750mm；整机最小离地间隙：440mm；最小使用质量：4490kg；整机标准配重(前/后)：308/172kg ；整机最小使用比质量：43.59kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420047","38800元","38800.00","2026-02-07","157000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ221","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200662","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1135,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.95kg/kW","(1)整机型号、名称:1504型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:5390×2696×2980(至驾驶室顶);(7)轴距mm:3130;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1680/1680;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1512、1612、1712、1812/1584～1784;(10)最小离地间隙及部位mm:490，前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:5620;(12)标准配重(前/后)kg:400/480;(13)最小使用比质量kg/kW:50.95;(14)挡位数（前进/倒退）:16/8;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:（2+1）×2;(17)最高设计理论速度km/h:32.2;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:WP6G150E330A;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;(25)发动机进气方式:增压中冷;(26)发动机气缸数:6;(27)发动机标定功率kW:110.3;(28)发动机额定净功率kW:110.3;(29)发动机标定转速r/min:2200;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:KLQ518D-1000;(32)空气滤清器型式:干式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×300×130;(34)排气管消声腔质量kg:12±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;(43)主变速换挡方式:机械有级挡;(44)副变速换挡方式:机械有级挡;","T201932320062","38800元","38800.00","2024-12-01","289500.00","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第080号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1136,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1504-2","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","标定功率：150马力（110.3kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.61（驾驶室）/43.52（安全架）；配套发动机型号：一拖LR6A3LR23/1103（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5220×2075×2930（至驾驶室顶）/5220×2075×2760（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：2789；最小使用质量(kg)：4920（驾驶室）/4800（安全架）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；质量变更部位:1、普通型变速箱壳体变更为加强型变速箱壳体，具体变更值：加强型变速箱壳体增加35 kg；2、普通型前配重架变更为加强型前配重架，具体变更值：加强型前配重架增加65 kg。","T202132320121","38800元","38800.00","2026-05-05","185000.00","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2021003 /SAM2021041G","南京赛姆认证科技发展有限公司 /南京赛姆认证科技发展有限公司","202001030","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1137,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YGX1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.17/44.17kg/kW","发动功率103千瓦（140马力）；国三排放；四轮驱动；前进/倒退：16/8；简易驾驶室最小使用质量：4550kg，最小使用比质量（kg/kW）：44.17；（选装安全架：最小使用质量4550kg，最小使用比质量（kg/kW）：44.17）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4440×2250（2050-2450）×3070；轴距或履带接地长mm：2350，常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1780，最小离地间隙及部位mm：465(前桥)。","T202032320421","38800元","38800.00","2025-12-30","133000.00","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2020079 / FH20GW1761","南京塞姆认证科技发展有限公司  /  国家拖拉机质量监督检验中心","YH2020WJ01318","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1138,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.27/45.15kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):4950×2180×2850（空滤器顶）/4950×2180×2850（空滤器顶）,轴距2620mm,最小使用质量：4560kg/4650kg,标准配重（前/后）：410/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：LR6M3LR22/1030,标定功率：103，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，国三排放阶段","T202142420013","38800元","38800.00","2026-02-07","130000.00","103","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ183/HB2020FHZ184","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200628","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1139,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.72kg/kW","型式：四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸((长×宽×高)：5410×2370×3050mm；轴距或履带接地长：2750mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1780-2078/1769-2168；轮距(前轮/后轮)调整方式：辐板调节；最小使用质量：5740；","T201900320610","38800元","38800.00","2024-12-30","270000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202005015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201312018-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1140,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","乐星农业装备（青岛）有限公司","轮式拖拉机","LS1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49kg/kW","型式：4×4四轮驱动；用途：一般农用型；外廓尺寸（长×宽×高）5410×2370×3050mm；轴距：2750mm；轮距（前轮/后轮）：1780-2078/1769-2168mm；最小离地间隙：480mm；最小使用质量：5405KG；档位数（前进/后退/爬行）12/12/8；最大配重质量(前/后)：660/330KG；轴距2750；功率：110.3kw","部20180537","38800元","38800.00","2022-12-31","290000.00","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202005015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第2048号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1141,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳福格森机械装备有限公司","轮式拖拉机","LF1504-Y","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.42kg/kW","150马力轮式拖拉机；发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:4900","T202165650207","38800元","38800.00","2026-07-25","223000.00","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202007077","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018CKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1142,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1404D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","驱动型式：四轮驱动；配套功率：140马力；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4890×2160×2976（驾驶室顶部）；轴距mm：2520；最小使用质量kg：4540；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；驾驶室或安全架：六柱式驾驶室；转向系型式：全液压转向；动力输出轴转速：540/1000 r/min。","部20170199","38800元","38800.00","2021-12-31","132000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202011005-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX076","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1143,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GL1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.41kg/kW","功率：140马力，103kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长4700×宽2200×高2900；轴距（mm）：2310；最小使用质量（kg）：4780；最小使用比质量（kg/kW）：46.41。","T202100320950","38800元","38800.00","2026-11-02","155000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005024","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1144,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.0kg/kW","标定功率:103kW(140马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:45.0kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4680×2080×2820mm（驾驶室顶端）；轴距：2260mm ；最小使用质量：4636kg；标准配重(前/后)：420kg/164kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34。","T202100320958","38800元","38800.00","2026-11-02","130000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020LFH17G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1145,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","外型尺寸（mm）：4765×2100×2970（六缸发动机）；4528×2150×2970（空滤器顶部）4765×2100×1970（安全架顶部） 驱动方式：四轮驱动 功率（KW）:102.9或选装103或105（国三） 轴距（mm）:2545（六缸发动机）2180（四缸发动机） 最小使用质量（kg）:4555;\n轮距(前轮/后轮)mm：1610、1710/1605、1705、1805、1965；\n轮距(前轮/后轮)调整方式:调整辐板/调整辐板；\n配重(前/后)kg:300/220；\n挡位数(前进/倒退/爬行):16F+8R；\n动力输出轴功率kW≥87.6；\n最大牵引力kN≥33.8；\n主变速箱换档方式:啮合套换挡；\n轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34","部20170324","38800元","38800.00","2021-12-31","145000.00","105","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201608032、W201608034","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NO201601216","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1146,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.51kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5070mm×2340mm×2910mm，轴距：2550mm，轮距（前轮/后轮）：1810mm（1830mm、1910mm、2030mm）/1830mm(1550mm～2200mm)，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：480mm，最小使用质量：5274kg，配重（最大）（前/后）：440kg/490kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0 , 发动机与离合器联接方式：直联式，起动方式：电启动，配套动力：111kW，发动机型号：WP6G150E330。排放阶段：第三阶段","部20170374","38800元","38800.00","2021-12-31","131400.00","111","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201504021","山东省农业机械产品质量监督检验站  ","LT16GK0191","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1147,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.27kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:4510×2040×2870（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:2165mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1620/1500mm；轮距（前轮/后轮）：1620、2020/1400-1800；最小离地间隙：400（前驱动桥底）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1300mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：120mm；最小使用质量:4560kg；最小使用质量比：44.27；；标准配重（前/后）：440/160kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/0；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：2×（2+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：WHC1404;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","T202100220921","38800元","38800.00","2026-11-02","130000.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007023","黑龙江彤廷质检技术有限公司"]
[1148,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.60kg/kW","功率：140马力（103kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4580×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2315；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：4800；最小使用比质量（kg/kW）：46.60；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A160-T302；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100320948","38800元","38800.00","2026-11-02","129600.00","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1149,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.33kg/kW","功率：150马力（110.3kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4580×2180×2920（驾驶室顶）；轴距（mm）：2315；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1710；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：5000；最小使用比质量（kg/kW）：45.33；标准配重(前/后)：440/172kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC4A160-T304；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34","T202100320948","38800元","38800.00","2026-11-02","130600.00","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1150,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","DX1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.69（带安全架）/44.90（带驾驶室）；主变速换挡方式为机械有级挡，副变速换挡方式为动力换向；配套发动机型号：玉柴YC4A160-T303（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4650×2070×2740（至安全架顶）/2890（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：2330；最小使用质量(kg)：4500（带安全架）/4625（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-28/16.9-34。","T202132320271","42800元","42800.00","2026-10-07","172000.00","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2021003G、SAM2021044","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01113","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1151,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","DR1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.49kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4900x2200x3000mm（空滤器顶）；轴距或履带接地长：2550mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1710/1750mm；整机最小离地间隙：470mm；最小使用质量：5350kg；整机标准配重(前/后)：440/172kg ；整机最小使用比质量：45.49kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420009","45700元","45700.00","2026-02-07","173000.00","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2019FHZ010","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200617","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1152,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WF1604-2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.50kg/kW","标定功率：160马力（117.7kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.39（驾驶室）/43.50（安全架）；配套发动机型号：一拖LR6A3LR23/1177（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5220×2075×2930（至驾驶室顶）/5220×2075×2760（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：2789；最小使用质量(kg)：5225(驾驶室）/5120（安全架）；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；质量变更部位:1、普通型变速箱壳体变更为加强型变速箱壳体，具体变更值：加强型变速箱壳体增加35 kg；2、普通型前配重架变更为加强型前配重架，具体变更值：加强型前配重架增加65 kg。","T202132320121","45700元","45700.00","2026-05-05","190000.00","117.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2021003 / SAM2021041G","南京赛姆认证科技发展有限公司 / 南京赛姆认证科技发展有限公司","202001030","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1153,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64/44.49kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5000×2300×3000（排气管顶）/5000×2300×3000（排气管顶）,轴距2620mm,最小使用质量：5150kg/5250kg,标准配重（前/后）：410/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：LR6M3LU22/1180,标定功率：118，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，国三排放阶段","T202142420013","45700元","45700.00","2026-02-07","152800.00","118","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ183/HB2020FHZ184","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200628","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1154,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLD1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64/44.24kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5000×2300×3000（排气管顶）/5000×2300×3000（排气管顶）,轴距2620mm,最小使用质量：5150kg/5220kg,标准配重（前/后）：410/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：PHF6118ZL6B,标定功率：118，制造商：华丰动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420013","45700元","45700.00","2026-02-07","154300.00","118","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ183/HB2020FHZ184","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200628","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1155,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.2kg/kW","洛柴LR6M3Z-23国Ⅲ(118KW)，前轮14.9-28，后轮18.4-38，32+24梭式同步器和啮合套换挡，双速输出540/1000，液压转向，分置式强压提升器，电液控制前轮驱动和动力输出，爬行档，三路阀，国产悬挂，前后配重。","T201900220491","45700元","45700.00","2024-12-30","152638.00","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH12GW0461","国家拖拉机质量监督检验中心","W201110055-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[1156,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GM1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.15kg/kW","功率：160马力，117.6kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5250×宽2250×高3150；轴距（mm）：2750；最小使用质量（kg）：5780；最小使用比质量（kg/kW）：49.15。","T202100320951","45700元","45700.00","2026-11-02","171000.00","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005023","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1157,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GM1604-2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","功率：160马力，117.6kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5100×宽2200×高3100；轴距（mm）：2600；最小使用质量（kg）：5450；最小使用比质量（kg/kW）：46.34。","T202100320951","45700元","45700.00","2026-11-02","161000.00","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005023","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1158,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东沃富田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WFT1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","标定功率:117.7kW(160马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:44.1kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4950×2120×2950mm（驾驶室顶端）；轴距：2550mm ；最小使用质量：5192kg；标准配重(前/后)：420kg/164kg；挡位数(前进/倒退)：16/8；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/18.4-34。","T202100320958","45700元","45700.00","2026-11-02","153000.00","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020LFH17G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC20200409-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1159,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昌荣机械有限公司","轮式拖拉机","潍河1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.69kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：5070mm×2340mm×2910mm, 轴距：2550mm，轮距（前轮/后轮）：1810mm、1830mm、1910mm、2030mm/1550mm～2200mm，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/无级可调，最小离地间隙：480mm（前桥壳体底部），最小使用质量： 5274kg，配重（最大）（前/后）： 440kg/490kg，档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：118kW，发动机型号：WP6G160E330。排放阶段：第三阶段","部20180290","45700元","45700.00","2022-12-31","154000.00","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","W201504021","山东省农业机械产品质量监督检验站  ","（2017）委检字整机类第2036号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1160,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","华博1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.61kg/kW","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：46.61","部20171160","45700元","45700.00","2021-12-31","0.00","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW201705047（因技术扩展，新报告编号为：NW201908057）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017CKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1161,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6M-1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.19kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kw）：121    最小使用质量：6800kg   换挡方式： 部分动力换挡","T202100020859","49700元","49700.00","2026-11-02","610000.00","121","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","4/1 588/2","农业农村部农业机械试验鉴定总站","No：2019WT2003","农业农村部农业机械试验鉴定总站"]
[1162,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.90kg/kW","型式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132.4；最小使用质量（kg）：5945；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:44.90；排放标准：第三阶段。","T202100020706","51200元","51200.00","2026-08-31","212000.00","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","No：FH21GW0271","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：WT202005025-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1163,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LN1904","功率:190马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","功率：139.7kW/190马力；驱动方式：四轮驱动;最小使用质量:6200kg","T202100510245","51200元","51200.00","2026-04-01","240000.00","139.69999999999999","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH21GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"," LT20GK0261","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1164,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏骏诚光电科技有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.77kg/kW","(1)整机型号、名称:1804型轮式拖拉机;(2)整机型式:轮式;(3)整机机架型式:无架;(4)整机驱动型式:四驱;(5)整机用途:一般用途;(6)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:5130×2350×3190(至驾驶室顶);(7)轴距mm:2910;(8)常用轮距(前轮/后轮)mm:1860/1860;(9)轮距(前轮/后轮)mm:1680、1780、1880、1980/1700～2100;(10)最小离地间隙及部位mm:540前桥中间传动壳体下方;(11)最小使用质量kg:6330;(12)标准配重(前/后)kg:720/480;(13)最小使用比质量kg/kW:47.77;(14)挡位数（前进/倒退）:16/16;(15)主变速挡位数:4;(16)副变速挡位数:4×（1+1）;(17)最高设计理论速度km/h:30.72;(18)发动机与主离合器联接方式:直联;(19)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2204.45.001;(20)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;(21)翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:江苏骏诚光电科技有限公司;(22)发动机型号:WP6G180E330;(23)发动机结构型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程;(24)发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;(25)发动机进气方式:增压中冷;(26)发动机气缸数:6;(27)发动机标定功率kW:132.5;(28)发动机额定净功率kW:132.5;(29)发动机标定转速r/min:2200;(30)发动机冷却方式:水冷;(31)空气滤清器型号:KLQ518D-1000;(32)空气滤清器型式:干式;(33)排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高）mm:630×300×130;(34)排气管消声腔质量kg:12±0.3;(35)驾驶员座椅型号a:160.44.001A;(36)驾驶员座椅生产厂:盐城波士达机械制造有限公司;(37)安全带型号:AQ-01;(38)安全带生产厂:江苏骏辉安全系统有限公司;(39)转向系型式:全液压;(40)转向系转向操纵机构:方向盘;(41)转向系转向机构型式:前轮转向;(42)变速箱（器）型式:机械空间组成式;(43)主变速换挡方式:机械有级挡;(44)副变速换挡方式:机械有级挡;","T201932320060","51200元","51200.00","2024-12-01","368000.00","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH19GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第140号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1165,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","OBD1804-2","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5200×2340×3120（空气滤清器顶部）,轴距2640mm,最小使用质量：5770kg,标准配重（前/后）：520/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：SC7H180G3,标定功率：132.5，制造商：上海柴油机股份有限公司，国三排放阶段","T202100320452","51200元","51200.00","2026-06-29","172500.00","132.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ237/HB2020FHZ236/HB2020FHZ238","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200666","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1166,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GM1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.30kg/kW","功率：180马力，132.4kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5250×宽2250×高3150；轴距（mm）：2750；最小使用质量（kg）：6130；最小使用比质量（kg/kW）：46.30。","T202100320951","51200元","51200.00","2026-11-02","176000.00","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005023","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1167,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GM1804-2","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.03kg/kW","功率：180马力，132.4kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5100×宽2200×高3100；轴距（mm）：2600；最小使用质量（kg）：5830；最小使用比质量（kg/kW）：44.03。","T202100320951","51200元","51200.00","2026-11-02","166000.00","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005023","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1168,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5600×2260×3000（驾驶室顶）；轴距mm：2650 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1810/1750 ；最小离地间隙及部位：420（前桥底部） ；最小使用质量：5800  ；最小使用比质量 ：43.77 ，标准配重(前/后)：600/240；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（2+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS2604.45.002，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D ,干式；排气管消声腔外形尺寸：600×300×140 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38 ；","T202100220782","51200元","51200.00","2026-08-31","172000.00","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH027G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018AKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1169,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊耕耘农业机械设备有限公司","轮式拖拉机","GY1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.93kg/kW","GY1804-A轮式拖拉机，匹配发动机为广西玉柴机器股份有限公司生产的型号为YC6J200-T301的发动机，发动机标定功率为132.4KW（180马力），标定转速为2200r/min，第三阶段排放标准，驱动形式为四驱，整体外观尺寸为5190mm×2420mm×2930(mm)，轴距为2640(mm)，变速箱采用16+8档位布置，机械平面组成式，机械有级档，整车最小使用质量5950KG，最小使用质量比为44.93kg/kW。","T202000340219","51200元","51200.00","2025-07-05","173000.00","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020DFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240040","潍坊市产品质量检验所"]
[1170,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.38kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5150×2400×3100（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:2600mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1800/1900mm；轮距（前轮/后轮）：1800、1930、2010/1730-1930；最小离地间隙：420（油箱固定架底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1340mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量:6410kg；最小使用质量比：48.38；；标准配重（前/后）：380/160kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：2×（2+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HC2404.1;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202100220924","51200元","51200.00","2026-11-02","171000.00","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202107028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202106049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1171,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.34kg/kW","功率：180马力（132.4kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5350×2385×3050（驾驶室顶）；轴距（mm）：2770；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1835/1895；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1350；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：120；最小使用质量（kg）：6400；最小使用比质量（kg/kW）：48.34；标准配重(前/后)：780/240kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YC6J200-T301；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38","T202100320949","51200元","51200.00","2026-11-02","170800.00","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1172,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6M-1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动  发动机标定功率（kw）：136   最小使用质量：6800kg   换挡方式： 部分动力换挡","T202100020859","55200元","55200.00","2026-11-02","670000.00","136","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","4/1 588/2","农业农村部农业机械试验鉴定总站","No：2019WT2003","农业农村部农业机械试验鉴定总站"]
[1173,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTJ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.78kg/kW","驱动方式：四轮驱动；标定功率:154.4kw;发动机型号：YCA07240-T303；发动机制造商:广西玉柴机器股份有限公司;排放标准：国三排放；整机最小使用质量：6760kg；发动机型式:直列、高压共轨、立式、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；发动机标定转速:2200r/min；冷却系统型式：循环式水冷；动力输出轴转速：760/850r/min；轮胎型号（前/后）:14.9-28/18.4-38；整机外廓尺寸(长×宽×高)：5300mm×2480mm×3160mm；整机常用轮距（前/后）：1960mm/1875mm；轴距：2800mm；整机最小使用质量：6760kg","T202100340130","51200元","51200.00","2026-04-01","216000.00","154.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202102005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018IKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1174,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：5680×2600×3310（驾驶室顶部)；最小使用质量（kg）：7210；功率（kW）：161.8；最小使用比质量(kg/kW)：44.56； PTO转速(r/min)：540/1000；","T202000340205","51200元","51200.00","2025-07-05","173000.00","161.80000000000001","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2019FHZ020 ","湖北三智农业机械检测有限公司","（2019）2240098","潍坊市产品质量检验所"]
[1175,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：7130kg；最小使用比质量（kg/kw）：44.01；外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5420×2750（单轮）×3110（空滤器顶部）;轴距(mm)：2760；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：2000/1900。","T202132320267","51200元","51200.00","2026-10-07","220000.00","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202108034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01173","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1176,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","2104-1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.42kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5280×2220×3000（空气滤清器顶部）,轴距2680mm,最小使用质量：6730kg,标准配重（前/后）：520/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：SC7H210G3,标定功率：155，制造商：上海柴油机股份有限公司，国三排放阶段","T202100320448","51200元","51200.00","2026-06-29","174500.00","155","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ212/HB2020FHZ213/HB2020FHZ214","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200654"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1177,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","2104-2","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5280×2220×3000（空气滤清器顶部）,轴距2680mm,最小使用质量：6730kg,标准配重（前/后）：520/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：WP6G220E330,标定功率：154.4，制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国三排放阶段","T202100320448","51200元","51200.00","2026-06-29","174900.00","154.4","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ212/HB2020FHZ213/HB2020FHZ214","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200654","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1178,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","2204-1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.80kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):5600×2475×2995（排气管顶部）,轴距2845mm,最小使用质量：7095kg,标准配重（前/后）：1110/240（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：SC7H220G3,标定功率：162，制造商：上海柴油机股份有限公司，国三排放阶段","T202100320449","51200元","51200.00","2026-06-29","176500.00","162","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","HB2020FHZ214","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200653","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1179,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.23kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率（kW）：162；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5400×2780×3150（至驾驶室顶）；轴距(mm)：2800；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1800/1800；最小离地间隙及部位(mm)：405(牵引架底部）；最小使用质量（㎏）：7490；最小使用比质量（kg/kW）：46.23;排放标准：第三阶段","T202100650856","51200元","51200.00","2026-08-31","220000.00","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0441","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1180,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.57kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率（kW）：176.5；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5400×2780×3150（至驾驶室顶）（单胎），5400×3500×3150（至驾驶室顶）（双胎）；轴距(mm)：2800；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1800/1850（单胎），1800/2415（双胎）；最小离地间隙及部位(mm)：405(牵引架底部）；最小使用质量（㎏）：8220（单胎），9065（双胎）；最小使用比质量（kg/kW）：46.57;排放标准：第三阶段","T202100650856","51200元","51200.00","2026-08-31","230000.00","176.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0441","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1181,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动型式:四轮驱动；发动机标定功率（kW）：191.5；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5400×2780×3150（至驾驶室顶）（单胎），5400×3500×3150（至驾驶室顶）（双胎）；轴距(mm)：2800；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1800/1850（单胎），1800/2415（双胎）；最小离地间隙及部位(mm)：405(牵引架底部）；最小使用质量（㎏）：8370（单胎），9380（双胎）；最小使用比质量（kg/kW）：43.7;排放标准：第三阶段","T202100650856","51200元","51200.00","2026-08-31","240000.00","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH20GW1951","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT20GK0441","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[1182,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.17kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：154.4kw；最小使用质量：6665kg","新2018030","51200元","51200.00","2022-12-31","195000.00","154.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","FH17GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017DKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1183,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GM2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","功率：200马力，147kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5250×宽2250×高3150；轴距（mm）：2750；最小使用质量（kg）：6470；最小使用比质量（kg/kW）：44.01。","T202100320951","51200元","51200.00","2026-11-02","185000.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005023","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1184,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东天海农业装备有限公司","轮式拖拉机","GM2004-2","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","功率：200马力，147kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5100×宽2200×高3100；轴距（mm）：2600；最小使用质量（kg）：6470；最小使用比质量（kg/kW）：44.01。","T202100320951","51200元","51200.00","2026-11-02","175000.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH35G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005023","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1185,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.84kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5600×2260×3000（驾驶室顶）；轴距mm：2650 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1810/1750 ；最小离地间隙及部位：420（前桥底部） ；最小使用质量：6445 ；最小使用比质量 ：43.84；标准配重(前/后)：600/240；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（2+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS2604.45.002，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D ,干式；排气管消声腔外形尺寸：600×300×140 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38 ；","T202100220782","51200元","51200.00","2026-08-31","175000.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH027G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018AKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1186,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.50kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5800×2750×3100（空滤器顶）；轴距mm：2820 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1995/1900 ；最小离地间隙及部位：380（后拖架底） ；最小使用质量：7700 ；最小使用质量比：43.50；标准配重(前/后)：850/450 ；档位数(前进/倒退)：16/16 ；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1） ；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS2604.45.003 ，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：S00025032+02 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ170×960 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级挡 ；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38 ；","T202100220786","51200元","51200.00","2026-08-31","200000.00","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007022-G1 ","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1187,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东威晟农业装备有限公司","轮式拖拉机","JWS2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5800×2750×3100（空滤器顶）；轴距mm：2820 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1995/1900 ；最小离地间隙及部位：380（后拖架底） ；最小使用质量：8340 ；最小使用质量比：43.55；标准配重(前/后)：850/450 ；档位数(前进/倒退)：16/16 ；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1） ；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：JWS2604.45.003 ，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：S00025032+02 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ170×960 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级挡 ；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38 ；","T202100220786","51200元","51200.00","2026-08-31","210000.00","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021DFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007022-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1188,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.9/50kg/kW","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 5450mm×2880mm×3100mm，轴距：2825mm，轮距（前轮/后轮）： 1720、1880、2010、2100/1720～2380，最小使用质量：6750kg /7350kg发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：147kW，发动机型号：WP6G200E330。排放阶段：第三阶段","T202000321107","51200元","51200.00","2025-12-30","172400.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020HFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240118","潍坊市产品质量检验所"]
[1189,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊耕耘农业机械设备有限公司","轮式拖拉机","GY2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.13kg/kW","GY2404轮式拖拉机，匹配发动机为广西玉柴机器股份有限公司生产的型号为YC6A260-T303型发动机，发动机标定功率为176.4KW（240马力），转速2200r/min，第三阶段排放标准；选装发动机为上海柴油机股份有限公司生产的型号为SC7H240G3型发动机，发动机标定功率177kw(240马力)，转速2200r/min，第三阶段排放标准；驱动形式为四驱，整体外观尺寸:5580×2770×3040(mm)，轴距为2850(mm)，变速箱采用16+16档位布置，机械平面组成式，机械有级档，整车最小使用质量7785KG，最小使用质量比为44.13kg/kW","T202000340482","51200元","51200.00","2025-09-29","275000.00","176.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2020DFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240041","潍坊市产品质量检验所"]
[1190,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊鸿创金拖机械制造有限公司","轮式拖拉机","HC2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm:5150×2400×3100（驾驶室顶）；轴距或履带接地长:2600mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1800/1900mm；轮距（前轮/后轮）：1800、1930、2010/1730-1930；最小离地间隙：420（油箱固定架底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1340mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118mm；最小使用质量:6500kg；最小使用质量比：44.22；；标准配重（前/后）：380/160kg； 档位数：前进/倒退/爬行：16/8；主变速器档位数：4；副变速器档位数/其他档位数：2×（2+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HC2404.1;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202100220924","51200元","51200.00","2026-11-02","175000.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202107028","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202106049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1191,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX2204-S","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.30kg/kW","功率：220马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：46.30","T202100320473","51200元","51200.00","2026-06-29","172800.00","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202103049/NW201908062","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01275","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1192,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.83kg/kW","标定功率：162kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3100（至空滤器）（单轮）5420×3500×3100（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：7100（单轮）7600（双轮）;挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230426","51200元","51200.00","2026-06-29","300000.00","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021CFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[1193,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","标定功率：177kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×3500×3110（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：7800（双轮）;常用轮距(前轮/后轮)2000mm/2350mm； 挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230426","51200元","51200.00","2026-06-29","330000.00","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021CFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[1194,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD2404-A1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.19kg/kW","标定功率：176.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×3500×3110（至空滤器）（双轮）；轴距：2850mm；最小使用质量kg：7800（双轮）;常用轮距(前轮/后轮)2000mm/2350mm； 挡位数(前进/倒退) :16/16","T202100230426","51200元","51200.00","2026-06-29","330000.00","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021CFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[1195,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","2004-M","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.38kg/kW","功率：200马力（147kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：单胎机型5450×2740×3200（驾驶室警示灯）/双胎机型5450×3540×3180（驾驶室警示灯）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：单胎机型2115/2025/双胎机型1955/2375；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：单胎机型7700/双胎机型8300；最小使用比质量（kg/kW）：单胎机型52.38/双胎机型56.46；标准配重(前/后)：单胎机型780/240kg/双胎机型780/0kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号：YCA07235-T300；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：单胎机型：前轮540/65R30，后轮650/65R42/双胎机型16.9-28/20.8-38","T202100320947","51200元","51200.00","2026-11-02","211000.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1196,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","功率：200马力（147kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5350×2385×3050（驾驶室顶）；轴距（mm）：2770；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1835/1895；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1350；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：120；最小使用质量（kg）：6500；最小使用比质量（kg/kW）：44.22；标准配重(前/后)：780/240kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YCA07235-T300；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38","T202100320949","51200元","51200.00","2026-11-02","210800.00","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1197,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","2204-M","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.59kg/kW","功率：220马力（161.8kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：单胎机型5450×2740×3200（驾驶室警示灯）/双胎机型5450×3540×3180（驾驶室警示灯）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：单胎机型2115/2025/双胎机型1955/2375；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：单胎机型7700/双胎机型8300；最小使用比质量（kg/kW）：单胎机型47.59/双胎机型51.30；标准配重(前/后)：单胎机型780/240kg/双胎机型780/0kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号：YCA07260-T302；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：单胎机型：前轮540/65R30，后轮650/65R42/双胎机型16.9-28/20.8-38","T202100320947","51200元","51200.00","2026-11-02","212000.00","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1198,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊银泉机械有限公司","轮式拖拉机","2404-M","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.19kg/kW","功率：240马力（176.5kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：单胎机型5450×2740×3200（驾驶室警示灯）/双胎机型5450×3540×3180（驾驶室警示灯）；轴距（mm）：2830；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：单胎机型2115/2025/双胎机型1955/2375；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1420；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125；最小使用质量（kg）：单胎机型7800/双胎机型8350；最小使用比质量（kg/kW）：单胎机型44.19/双胎机型47.31；标准配重(前/后)：单胎机型780/240kg/双胎机型780/0kg；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/16；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：4×（1+1）；发动机型号：YCA07260-T303；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：单胎机型：前轮540/65R30，后轮650/65R42/双胎机型16.9-28/20.8-38","T202100320947","51200元","51200.00","2026-11-02","212800.00","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","WJ2021AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1199,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-D2","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5450×2300×3070(驾驶室顶)； 轴距(mm);2688；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1874/1830； 最小使用质量（kg）：6420 ； 标准配重(前/后)（kg）400/0  ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;    转向系型式：全液压；   传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38 。选装配置: 前后轮胎：1、14.9R28;18.4R38。2、14.9-26R2;18.4-38R2。3、14.9-26PR1;18.4-38PR1。液压输出组数：4。动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/800。","T202132320268","51200元","51200.00","2026-10-07","245000.00","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","SAM2021023","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01116","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-7NP","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.3kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177；换挡方式：Hi-Lo挡（2速动力换挡） +机械有级挡；最小使用质量：8370kg；最小使用比质量：47.3kg/kW；","T202100370809","55200元","55200.00","2026-08-31","521000.00","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101020-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180809-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2604-7NP","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：191.1；换挡方式：Hi-Lo挡（2速动力换挡） +机械有级挡；最小使用质量：8370kg；最小使用比质量：43.8kg/kW；","T202100370809","55200元","55200.00","2026-08-31","559800.00","191.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101020-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180809-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M3004-7NP","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.9kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：220.5；换挡方式：Hi-Lo挡（2速动力换挡）+机械有级挡；最小使用质量：9675kg；最小使用比质量：43.9kg/kW；","T202100370809","55200元","55200.00","2026-08-31","603500.00","220.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","NW202101020-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180809-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","6M-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.8kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kw）：155   最小使用质量：7100kg 换挡方式： 部分动力换挡","T202100020859","55200元","55200.00","2026-11-02","720000.00","155","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","4/1 588/2","农业农村部农业机械试验鉴定总站","No：2019WT2003","农业农村部农业机械试验鉴定总站"]
[1204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.84kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：155； 最小使用质量：6950kg； 部分动力换挡","T202000020693","55200元","55200.00","2025-12-30","700000.00","155","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","专家：通过","专家：通过\r\n","","4/1 588/1","农业部农业机械试验鉴定总站","2015WT2001","农业部农业机械试验鉴定总站"]