{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":1416,"n_cols":16,"rows_kept":1416,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2019年农机购置补贴产品信息表（第二批）"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","中央补贴额（元）","证书编号","有效期截止日期\r\n","机具类型","企业所属省份","备注"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","江苏清淮机械有限公司","铧式犁","1LS-425","单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧;","配套动力范围（kW）：40.4～51.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2360×1240×1430；结构质量（kg）：225；犁体数量（个）：4；翻转机构型式：机械翻转；","990","苏农机（2016）第（0202）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2085*1190*1160；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体数量：左右各3个；犁体幅宽mm：250。","990","T201913130043","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:4铧;","犁体数量： 8个（4铧）；工作幅宽 mm ：300；结构型式：液压翻转；连接方式： 悬挂式；","990","豫2016143","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂液压翻转四铧犁","1LFA-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:4铧;","结构形式：双向犁；外形尺寸：3210*1850*1400mm;机器质量：750kg;配套动力：51.5-66.1kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：8（左、右各4）个；单体工作幅宽：30cm；最大耕深：28cm.","990","冀2017T—312（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2700*1560*1320；翻转犁机构型式：液压式；犁体数量：4*2个；犁体幅宽mm：270；总工作幅宽mm：1080。","990","GZNJ/TJ 2019-229","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","江苏清淮机械有限公司","铧式犁","1LS-525","单体幅宽:25cm;铧体个数:5铧;","配套动力范围（kW）：47.8～55.1；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2800×1240×1430；结构质量（kg）：247；犁体数量（个）：5；","2100","苏农机（2016）第（0203）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂液压翻转五铧犁","1LF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:5铧;","结构形式：双向犁；外形尺寸：3330*1920*1400mm;机器质量：950kg;配套动力：66.2-80.9kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：10（左、右各5）个；单体工作幅宽：30cm；最大耕深：28cm.","2100","冀2017T—314（续）","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：270mm，犁体数量：左右各5","2100","T201913130047","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","商丘市宏鑫机械制造有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","外形尺寸：（长X宽X高）mm:3070X1640X1300;与拖拉机连接方式：三点悬挂；翻转结构型式：液压翻转；单犁体幅宽（cm）:27;单侧犁体数量（个）：5个","2100","豫2017216","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","奥地博田农业科技（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFT-554(SERV045S-5)","单体幅宽:32/38/43/48/54cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：32/38/43/48/54cm\n铧体数：5个","2100","黑垦鉴2019004","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁","1LYF-235","单体幅宽:35cm;铧体个数:2铧;","结构型式：全悬挂双向液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：2010×1240×1380；结构质量kg：454；配套拖拉机标定功率kW：36.8～51.5；犁体工作幅宽cm：35；悬挂类型：全悬挂；翻转机构型式：液压驱动；犁体数量：4(2+2；犁体纵向距离cm：80；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.285(35:80)；犁体水平基面到犁架底面的高度mm：615；最大耕深cm：28；犁架主梁底面宽度mm：80；每米工作幅宽质量kg：640；运输间隙cm：35；后通过角°：20；犁轮类型：钢制轮；犁轮数量：1；犁轮直径×宽度mm：380×130；限深轮调节范围cm：6。工作速度km/h：3～5；生产效率ha/h：0.2～0.35。","590","晋201833","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转三铧犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","结构形式：双向犁；外形尺寸：2450*1720*1400mm;机器质量：630kg;配套动力：51.5-66.2kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：左、右各3个；单体工作幅宽：35cm；犁体耕作耕幅：1050mm;耕深：22-30cm.","2300","冀2016T—275（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转四铧犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构形式：双向犁；外形尺寸：3330*1920*1400mm;机器质量：820kg;配套动力：73.5-91.9kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：左、右各4个；单体工作幅宽：35cm；犁体耕作耕幅：1400mm;耕深：22-30cm.","2300","冀2016T—277（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","潍坊耕王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-4","单体幅宽:50cm;铧体个数:4+4铧;","结构形式：悬挂式；外形尺寸：4950×2300×1800mm；配套拖拉机标定功率：≥154.4kW；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2000mm；犁体纵向距离：1025mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：60-350mm；油缸型号：80×45-200；油缸数量：1个。","2300","GZNJ/TJ 2019-162","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","郓城县工力有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4+4铧;","配套动力范围（112.5kW）；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3550×1950×1700；结构质量（1000kg）：xxx；犁体数量（个）：4+4；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：40cm。","2300","鲁T2018142","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LF-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","犁体数量： 8个（4铧）；工作幅宽 mm ：450；结构型式：液压翻转；连接方式： 悬挂式；","2300","豫2018039","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","单体幅宽:46cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各3","2300","T201913130007","2024-08-13","非通用类","河北省",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460","单体幅宽:46cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各4","2300","T201913130008","2024-08-13","非通用类","河北省",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-450","单体幅宽:46/50cm;铧体个数:4+4铧;","型号名称:1LFY-450型液压翻转犁；结构型式: 悬挂式； 调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4350×2650×1770；配套拖拉机标定功率KW:110.3～147;翻转机构型式:液压式；半翻转式;犁体类型:基本（通用）型;犁体数量:4+4;犁体幅宽mm:460/500;犁铧类型: 通用型(凿型)；可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽mm:1840/2000;犁体纵向距离mm:860;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围mm:0～200;油缸型号:80/45-470-230;油缸数量:1个；","2300","T201937370003","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435Q","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3195*2050*1670；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体数量：左右各4个；犁体幅宽mm：350。","2300","T201913130044","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","单体幅宽:60cm;铧体个数:3铧;","结构型式：悬挂式：调幅犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3850*2240*1800；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体数量：左右各3个；犁体幅宽mm：500，600。","2300","T201913130042","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-340","单体幅宽:40cm;铧体个数:.3铧;","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各3","2300","T201913130046","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","菏泽润泰机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","结构形式：悬挂式；翻转机构：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）通用型；犁体数量：3个，犁体类型：栅条犁；犁体幅宽：35cm；限深轮数量：1个","2300","GZNJ/TJ 2019-263","2024-08-25","非通用类","山东省",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","犁体数量： 8个（4铧）；工作幅宽 mm ：400；结构型式：液压翻转；连接方式： 悬挂式；","2300","豫2017120","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧;","犁体数量：  6个（3铧）；工作幅宽 mm ：500；结构型式：液压翻转；连接方式： 悬挂式。","2300","豫2018038","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","长葛市俊发农机配件有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","型号规格 1LF-435 结构型式 液压翻转 外形尺寸(长×宽×高) 3100×1350×1420 mm 机器质量 660kg 配套拖拉机标定功率 88.2～117.6kW 与拖拉机配套连接方式 悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式) 三点悬挂 翻转机构型式 液压 犁体数量 8 个 犁体工作幅宽 350mm 犁体纵向距离 70 cm犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比 1:2.000 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度 660mm 有无辅犁 无 最大耕深 30cm 犁架主梁底面宽度 100 mm每米工作幅宽质量 471kg 运输间隙 ＞30cm 后通过角 ＞18° 犁铧类型 梯形 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型 限深轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量 1个 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（或规格） 360×120 mm 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围 20、25、30 cm","2300","豫2015069","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","长葛市俊发农机配件有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","型号规格 1LF-335 结构型式 液压翻转 外形尺寸(长×宽×高) 2800×1300×1420 mm 机器质量 570kg 配套拖拉机标定功率 55.1～88.2kW 与拖拉机配套连接方式 悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式) 三点悬挂 翻转机构型式 液压 犁体数量 6个 犁体工作幅宽 350mm 犁体纵向距离 70 cm犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比 1:2.000 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度 660mm 有无辅犁 无 最大耕深 30cm 犁架主梁底面宽度 100 mm每米工作幅宽质量 570kg 运输间隙 ＞30cm 后通过角 ＞18° 犁铧类型 梯形 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型 限深轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量 1个 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（或规格） 360×120 mm 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围 20、25、30 cm","2300","豫2015068","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁","1LYF-335","单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧;","结构型式：全悬挂双向液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：2680×1435×1440；结构质量kg：670；配套拖拉机标定功率kW：51.5～66.2；犁体工作幅宽cm：35；悬挂类型：全悬挂；翻转机构型式：液压驱动；犁体数量：6（3+3）；犁体纵向距离cm：80；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.285(35:80)；犁体水平基面到犁架底面的高度mm：615；最大耕深cm：28；犁架主梁底面宽度mm：80；每米工作幅宽质量kg：640；运输间隙cm：35；后通过角°：20；犁轮类型：钢制轮；犁轮数量：1；犁轮直径×宽度mm：380×130；限深轮调节范围cm：6。工作速度km/h：3～5；生产效率ha/h：0.3 ～0.52。","2300","晋201834","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山西河东雄风农机有限公司","高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","结构型式：全悬挂双向液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：3300×1470×1433；结构质量kg：746 ；配套拖拉机标定功率kW：66.2以上；单工作幅宽cm：35；悬挂类型：全悬挂；翻转机构型式：液压驱动；犁体数量：8（4+4）；犁体纵向距离cm：80；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:2.285(35:80)；犁体水平基面到犁架底面的高度mm：615；最大耕深cm：28；犁架主梁底面宽度mm：80；每米工作幅宽质量kg：640；运输间隙cm：35；后通过角°：20；犁轮类型：钢制轮；犁轮数量：1；犁轮直径×宽度mm：380×130；限深轮调节范围cm：6。工作速度km/h: 3～5；生产效率ha/h:  0.4 ～0.69。","2300","晋201832","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","佳木斯市德瑞农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-450","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧;","结构型式：悬挂式、调幅犁 工作状态外形尺寸：2640×5100×1800（长×宽×高） 配套拖拉机标定功率：132.4-154.4kW 翻转机构型式：液压式、全翻转式 犁体类型：基本（通用）型 犁体数量：4×2个 犁体幅宽：350/400/450/500mm 犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型 犁壁类型：栅条型 总工作幅宽：1400/1600/1800/2000mm 犁体纵向距离：1200mm 犁轮类型：限深、运输一体轮 犁轮数量：1个 限深轮调节范围：100-300mm","2300","黑垦鉴2019170","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-350","单体幅宽:46/50cm;铧体个数:3+3铧;","型号名称:1LFY-350型液压翻转犁；结构型式：悬挂式； 调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3700×2300×1770；配套拖拉机标定功率KW:95.6～140；翻转机构型式：液压式；半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：3+3；犁体幅宽mm：460/550；犁铧类型：通用型(凿型)；可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：1380/1500；犁体纵向距离mm：860；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：0～200；油缸型号：80/45-470-230；油缸数量：1个","2300","T201937370004","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550A","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式：调幅犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5580*3150*1800；翻转机构型式：液压式：全翻转式；犁体数量：左右各5个；犁体幅宽mm：450,500。","3200","T201913130041","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","单体幅宽:60cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式，调幅犁；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5930*3120*1800；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体数量：左右各5个；犁体幅宽mm：500,600","3200","T201913130040","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","佳木斯市德瑞农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","单体幅宽:45/50cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式、调幅犁 工作状态外形尺寸：2800×5800×1800mm（长×宽×高） 配套拖拉机标定功率：147-154.4kW 翻转机构型式：液压式、全翻转式 犁体类型：基本（通用）型 犁体数量：5×2个 犁体幅宽：450/500mm 犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型 犁壁类型：栅条型 总工作幅宽：2250/2500mm 犁体纵向距离：1100mm 犁轮类型：限深、运输一体轮 犁轮数量：1个 限深轮调节范围：100-400mm","3200","黑垦鉴2019183","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青州源川农业装备有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","单体幅宽:46/50cm;铧体个数:5+5铧;","型号名称:1LFY-550型液压翻转犁；结构型式：悬挂式； 调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5700×2900×1770；配套拖拉机标定功率KW：≥161.8；翻转机构型式：液压式；半翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5+5；犁体幅宽mm：460/500；犁铧类型：通用型(凿型)；可换铧尖型；犁壁类型： 栅条式；总工作幅宽mm:2300/2500；犁体纵向距离mm：860；犁轮类型： 限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围mm：0～200；油缸型号：80/45-470-230；油缸数量：1个；","3200","T201937370005","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-540","单体幅宽:40cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：400mm，犁体数量：左右各5","3200","T201913130009","2024-08-13","非通用类","河北省",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-560","单体幅宽:46cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各5","3200","T201913130011","2024-08-13","非通用类","河北省",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","菏泽润泰机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构形式：悬挂式；翻转机构：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）通用型；犁体数量：5个，犁体类型：栅条犁；犁体幅宽：50cm；限深轮数量：1个","3200","GZNJ/TJ 2019-264","2024-08-25","非通用类","山东省",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","中国一拖集团有限公司","液压翻转犁","1LF-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","犁体数量： 10个（5铧）；工作幅宽 mm ：450；结构型式：液压翻转；连接方式： 悬挂式；","3200","豫2018040","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","潍坊耕王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-5","单体幅宽:50cm;铧体个数:5+5铧;","结构形式：悬挂式；外形尺寸：6100×2800×1800mm；配套拖拉机标定功率：≥154.4kW；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：5+5个；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2500mm；犁体纵向距离：1025mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：40-250mm；油缸型号：80×45-200；油缸数量：1个。","3200","GZNJ/TJ 2019-163","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽：450mm，犁体数量：左右各5","3200","T201913130010","2024-08-13","非通用类","河北省",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-660","单体幅宽:46cm;铧体个数:6铧;","单体幅宽：460mm，犁体数量：左右各6","3200","T201913130012","2024-08-13","非通用类","河北省",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-540B","单体幅宽:40cm;铧体个数:5铧;","型号规格:1LFY-540B结构形式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:4100×2230×1530；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；翻转机构形式:液压翻转；油缸型号(㎜):?63×185；数量:1个；犁体数量:10个(左右各5个)；犁体类型:基本型；犁体工作幅宽(㎜):400；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围(㎜):150-32","3200","豫2017165","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","宿州市科鸣农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","型号规格\t/\t1LF-535\n结构型式\t/\t悬挂式液压翻转\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3580×1880×1540\n与拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂式\n翻转机构型式\t/\t液压式\n翻转机构油缸型号\t/\tφ60×300\n翻转机构油缸数量\t个\t1\n犁体数量\t个\t5×2\n犁体类型\t/\t栅条铧式\n犁体工作幅宽\tmm\t350\n犁体调幅犁调整幅宽范围\tmm\t/\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型\t/\t铁轮\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量\t个\t2\n犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围\tmm\t100～300","3200","2018TJ085","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-545","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5435*2650*1800；翻转机构型式：液压式；犁体数量（个）：大犁：5*2；小犁：5*2；犁体幅宽mm：450；总工作幅宽mm：2250。","3200","GZNJ/TJ 2019-230","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压调幅翻转犁","1LFYT-554","单体幅宽:44cm;铧体个数:5铧;","结构形式:液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜:5480×2700×1830；机器重量:1760KG；配套拖拉机标定功率KW:147-162；与拖拉机配套连接方式:悬挂式；悬挂类型:2类；翻转机构形式:液压油缸；犁体数量:10个；犁体工作幅宽(㎜):最大540㎜；最小440㎜；调幅犁调整幅宽范围(㎜):2200-2700；犁体纵向距离(㎝):最小幅宽83,最大幅宽102；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889；犁体水平基面到犁架底面的高度(㎜):840；副犁个数:10个；耕深(㎝):30-35；每米工作幅宽KG/M:652-800；犁轮类型:橡胶轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围(㎜):150-320.","3200","新2015047","2019-12-31","非通用类","河南省",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","保定双鹰农机有限责任公司","悬挂翻转五铧犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构形式：双向犁；外形尺寸：4200*2100*1420mm;机器质量：1010kg;配套动力：91.9-102.9kw；悬挂式：三点悬挂；翻转机构形式：液压；犁体数量：10（左、右各5）个；单体工作幅宽：35cm；耕深：22-30cm.","3200","冀2016T—278（续）","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊瑞力农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","框架式，单轴，耕幅1250mm，总安装刀数28，配套动力19.4~44.1kW","300","部20180109","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","外形尺寸（mm）890×1510×970、配套功率(kW)22.0-25.7、工作幅宽(mm)1400、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)32、旋耕刀型号S195等。","300","部20180159","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","单轴；耕幅1400mm；结构质量260kg；传动方式：中间齿轮传动","300","2015T—069(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","单轴；耕幅1250mm；结构质量240kg；传动方式：中间齿轮传动","300","2015T—069(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-130","旋耕机轴数:1个;耕幅:1300mm;","配套拖拉机标定功率：18.4-25.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：低2或低3挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.28-1.25m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-130，外形尺寸（长X宽X高）980mmX1500mmX960mm,结构质量：210kg，幅宽：130cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：226r/min，刀辊最大回转半径：225mm，刀辊总安装刀数：28把，旋耕刀型号：IT225。","300","冀2016T—203（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","配套拖拉机标定功率范围：25.8-33.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：850×1630×1020mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s工作幅宽：140cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：40把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT195；限深装置型式：限深板","300","部20190306","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","配套拖拉机标定功率范围：17.6-22kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min；结构型式（圆梁式、框架式）：框架式、单轴；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：850×1380×980mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s工作幅宽：125cm；传动方式（侧边、中间）：中间齿轮传动；总安装刀数：32把；刀轴连接型式：花键式；旋耕刀型号：ⅠT195；限深装置型式：限深板","300","部20190306","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","配套拖拉机标定功率：14.7-22kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：1-2挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.27-1.25m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-125，外形尺寸（长X宽X高）980mmX1360mmX960mm,结构质量：200kg，幅宽：125cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：226r/min，刀辊最大回转半径：225mm，刀辊总安装刀数：28把，旋耕刀型号：IT225。","300","部20171508","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","配套拖拉机标定功率：22.0-33.1kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：1-2挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.36-1.62m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-140，外形尺寸（长X宽X高）920mmX1630mmX1000mm,结构质量：272kg，幅宽：140cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：213r/min，刀辊最大回转半径：225mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：IT225。","300","部2015381","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：900×1460×900；工作幅宽cm：125；变速箱档位数（个）：1；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ＩＴ225；总安装刀数（把）：28；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率kw：18.4~22.0；动力输出轴转速r/min：540/720。","300","T201913130001","2024-08-01","通用类","河北省",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","沂水沭拖机械有限公司","旋耕机","1GS9L-110","旋耕机轴数:1个;耕幅:1100mm;","单轴，耕幅1100mm","300","部20151340","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:125mm;","配套功率:14.4-18.4kw输出转速:540r/min结构形式:框架式外形尺寸:1000*1390*1050mm工作幅宽:125cm耕深12-16cm刀数:28把","300","部20180142","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","配套功率：18.4-22.1kw 输出转速：540 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1000*1600*1050mm 工作幅宽：140cm 耕深12-16cm 刀数：32把","300","豫2017061","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","外形尺寸（mm）890×1380×970、配套功率(kW)17.6-22.0、工作幅宽(mm)1250、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)28、旋耕刀型号S195等。","300","部20180159","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-125","旋耕机轴数:单个;耕幅:1250mm;","配套动力:13.2-18.4KW；结构型式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高):980*1440*1100MM；工作幅宽:125CM；耕深:8-16CM","300","部20180137","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","临沂凤林农机制造有限公司","旋耕机","1GXLZ-100","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1000mm;","轴数:单轴;耕幅:1000MM;配套动力:7.35-8.82KW手扶拖拉机;结构型式:轻小型;外形尺寸:950×1050×820MM;结构质量:59KG;耕深≥8CM;传动方式:中间链传动;与拖拉机联接方式:直连;刀辊设计转速:260R/MIN;旋耕刀数:20把;旋耕刀型号:ⅡS195.","300","部20151788","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:单个;耕幅:1400mm;","配套动力:18.4-22.1KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高):980*1585*1030；工作幅宽:140CM；耕深:8-16CM","300","部20180137","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-130","旋耕机轴数:单个;耕幅:1300mm;","配套动力:14.7-18.4KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)980*1490*1080MM；工作幅宽:130CM；耕深:8-16CM","300","部20180137","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","旋耕机轴数:1个;耕幅:1250mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：920×1350×1000mm；配套动力范围：18.4-25.7kw；结构质量：180kg；工作幅宽：125cm；传动方式：中间；总安装刀数量：32把；旋耕刀型号：IT225","300","部20170432","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：920×1530×1000mm；配套动力范围：22.1-25.7kw；结构质量：180kg；工作幅宽：140cm；传动方式：中间；总安装刀数量：36把；旋耕刀型号：IT225","300","部20170432","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180A","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套功率:40.4-44.1kw输出转速:720r/min结构形式:框架式外形尺寸:1190*2100*1080mm工作幅宽:180cm耕深12-16cm刀数:50把","900","部20180141","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","耕幅1500mm,配套动力25.7-29.4kW,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1010×1660×980mm,结构质量254kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数36把，旋耕刀型号IT225.","900","冀2016T—387","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","耕幅1800mm，配套动力44.1-51.4kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1200×2090×1020mm,结构质量454kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数52把，旋耕刀型号IT245.","900","2015T-084","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","耕幅1600mm，配套动力29.4-33.1kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1010×1800×980mm,结构质量270kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数40把，旋耕刀型号IT225","900","冀2016T—387","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2070×1110×1100；工作幅宽cm：180；变速箱档位数（个）：1；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ＩＴ245；总安装刀数（把）：52；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率KW：36.8~44.1；动力输出轴转速r/min：720/540。","900","T201913130003","2024-08-01","通用类","河北省",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-180","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm;","单轴；配套动力：33.1-44.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1230*2010*1160mm；耕幅：1800mm","900","部20151307","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：900×1660×950；工作幅宽cm：150；变速箱档位数（个）：1；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ＩＴ225；总安装刀数（把）：36；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率KW：22.0~29.4；动力输出轴转速r/min：540/720。","900","T201913130002","2024-08-01","通用类","河北省",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构形式：框架式，配套拖拉机标定功率：25.7-29.4kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，外形尺寸（长X宽X高）920mmX1726mmX960mm,结构质量：278kg，理论作业速度：0.28-1.25m/s,总安装刀数：40把，幅宽：150cm，耕深：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速：227/213r/min，刀辊最大回转半径：225mm，旋耕刀型号：IT225。","900","部20153032","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山西河东雄风农机有限公司","旋耕机","1GQN-160、1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套拖拉机标定功率kW：25.7～33；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540；结构型式：框架；外型尺寸（长×宽×高)mm：920×1732×1052；作业速度范围m/s：0.83～1.39；结构重量kg：270；工作幅宽cm：150；耕深cm：12～16；传动方式：中间齿轮箱传动；与拖拉机挂接型式：标准三点悬挂；刀辊设计转速r/min：230；刀辊最大回转半径mm：260；总安装刀数：38；旋耕刀型号：1T245左右弯刀；刀轴连接型式：花键；限深装置型式：限深板。","900","晋201603","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:单个;耕幅:1800mm;","配套动力:36.8-51.5KW；结构形式；框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1090*2000*1110MM；工作幅宽:180CM；耕深:8-16CM","900","部20180135","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊富博尔农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸900×1720×1030、配套功率20.6-36.8 (kW)、结构质量230(kg) 、工作幅宽160 (cm)、总安装刀数量34 (把)、旋耕刀型号It225等","900","鄂2018012","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 40.4～58.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/760/850 \n型号名称 / 1GKN-180型旋耕机 \n结构型式（圆梁式、框架式） / 框架式、单轴 \n工作状态a外形尺寸(长×宽×高) mm 1160×2120×1100 \n作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n工作幅宽 cm 180 \n耕深 cm ≥12 \n变速箱挡位数 个 无 \n传动方式（侧边、中间） / 中间齿轮传动 \n刀辊设计转速 r/min 270/312/350 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n总安装刀数 把 48 \n刀轴连接型式 / 花键套 \n旋耕刀型号 / ⅠT245 \n限深装置型式 / 无","900","部20181348","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","单轴；耕幅1600mm；结构质量378kg；传动方式：中间齿轮传动","900","2015T—070","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","单轴；耕幅1500mm；结构质量275kg；传动方式：中间齿轮传动","900","2015T—070","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套动力36.8-51.5kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸850*1800*960 作业速度范围0.56-1.39m/s 工作幅宽160cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速294r/min 最大回转半径225mm 总安装刀数42把 刀轴连接型式（花键盘连接）","900","冀2017T—246","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1810mm;","配套动力58.8-73.5kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1220*2100*1200 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽181cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数50把 刀轴连接型式（花键盘连接）","900","冀2017T—019","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","外形尺寸（mm）890×1620×970、配套功率(kW)25.7-36.8、工作幅宽(mm)1500、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)36、旋耕刀型号It225等。","900","部20180157","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸：2010×1080×1060mm；配套功率(kW)：44.1-66.2；结构质量（kg）：342；工作幅宽(cm)：180；传动方式：中间齿轮转动；总安装刀数量(把)：52；旋耕刀型号：IT225；耕深（cm）：≥12；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂；最大回转半径（mm）：225.","900","黑垦鉴2016068","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸（mm）1100×2100×1030、配套功率(kW)36.7-44.1、工作幅宽(mm)1800、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)44、旋耕刀型号It245等。","900","部20180156","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸（mm）890×1710×970、配套功率(kW)29.4-36.7、工作幅宽(mm)1600、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)40、旋耕刀型号It225等。","900","部20180157","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊瑞力农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","框架式，单轴，耕幅1500mm，总安装刀数36，配套动力32.1~51.5kW","900","部20180112","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套功率:22.1-29.4kw 输出转速:540r/min 结构形式:框架式  外形尺寸:1000*1700*1050mm  工作幅宽:150cm  耕深12-16cm刀数:36把","900","豫2017060","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","配套功率:29.4-36.8kw输出转速:540r/min结构形式:框架式外形尺寸:1000*1800*1050mm工作幅宽:160CM耕深12-16cm刀数:42把","900","豫2017060","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊瑞力农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1880mm;","框架式，单轴，耕幅1880mm，总安装刀数48，配套动力44.1~59kW","900","部20180111","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：930×1750×1000mm；配套动力范围：25.7-29.4kw；结构质量：240kg；工作幅宽：160cm；传动方式：中间；总安装刀数量：40把；旋耕刀型号：IT225","900","部20170425","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1120×2010×1115mm；配套动力范围：36.8-40.4kw；结构质量：370kg；工作幅宽：180cm；传动方式：中间；总安装刀数量：60把；旋耕刀型号：IT245","900","部20171866","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构形式：框架式，配套拖拉机标定功率：29.4-36.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，外形尺寸（长X宽X高）920mmX1826mmX960mm,结构质量：285kg，理论作业速度：0.28-1.25m/s,总安装刀数：44把，幅宽：160cm，耕深：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速：227/213r/min，刀辊最大回转半径：225mm，旋耕刀型号：IT225。","900","部20153032","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","配套拖拉机标定功率：36.8-40.4kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：2-3挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.55-1.66m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-180，外形尺寸（长X宽X高）1020mmX2040mmX1100mm,结构质量：380kg，幅宽：180cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：230/265r/min，刀辊最大回转半径：255mm，刀辊总安装刀数：52把，旋耕刀型号：IT245。","900","部20171507","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","标定功率:44.1kw,动力输出轴转速:540r/min,型号名称:1GK-180,结构形式:框架式,工作形态外形尺寸:2072*1055*1068mm,作业速度范围:0.9-1.3m/s,工作幅宽:180cm,耕深:18-20cm,变速箱档数:4个,传动方式:侧边,刀辊设计转速:176、274、196、245r/min,刀辊最大回转半径:280mm,刀辊总安装刀数:40把,刀轴连接形式:刀轴法兰盘连接,旋耕刀型号:Ⅰ型旋耕刀,陷深装置形式:滑靴齿轮调节装置.","900","黑垦鉴2017056","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-170","旋耕机轴数:单个;耕幅:1700mm;","配套动力:29.4-36.8KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1130*1900*985MM；工作幅宽:170CM；耕深；8-16CM","900","部20180136","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:单个;耕幅:1500mm;","配套动力:22.1-29.4KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)980*1685*1030；工作幅宽:150CM；耕深:8-16CM","900","部20180136","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","配套动力36.8-51.5kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸850*1700*960 作业速度范围0.56-1.39m/s 工作幅宽150cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速294r/min 最大回转半径225mm 总安装刀数38把 刀轴连接型式（花键盘连接）","900","冀2017T—246","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:单个;耕幅:1600mm;","配套动力:29.4-36.8KW；结构形式；框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高):1030*1800*985；工作幅宽；160CM；耕深:8-16CM","900","部20180136","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","外形尺寸：1690×860×1170mm；配套功率(kW)：≥25.7；结构质量（kg）:230；工作幅宽(cm):160；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：40；旋耕刀型号：IT195；耕深（cm）：≥12；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂；最大回转半径（mm）：195.","900","黑垦鉴2016067","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","潍坊富博尔农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸1050×2050×1080、配套功率51.5-66.2 (kW)、结构质量420(kg) 、工作幅宽180(cm)、总安装刀数量52 (把)、旋耕刀型号It245等","900","鄂2018013","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","型号名称IGQN-160， 结构形式框架式，单轴，外形尺寸1020*1810*1090mm，结构质量880KG，工作幅宽1630mm，偏差为1%1635，变数箱档位数1个，传动方式中间，旋耕刀型号IT225,总安装刀数44把，标定功率33.1~48kw，动力输出轴转速540-760r/min","900","部20180113","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","单轴；耕幅1800mm；结构质量420kg；传动方式：中间齿轮传动","900","2015T—071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1820mm;","1GKN-180型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围58.8kW～73.5kW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2150mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽182cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 54把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","900","冀2017T—275","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:1800mm;","配套动力：44.1-58.8kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2190x1130mm\n结构质量：510kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：52把","900","冀2016T—309","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构形式：单轴框架式，工作状态外形尺寸（mm）：1150*1820*960，作业速度范围（m/s）：0.56-1.39，耕深（cm）12-16，工作幅宽：160cm，传动方式：中间齿轮传动。","900","冀2017T—245","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套功率：58.8-69.8kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2600*1080mm 工作\n\n幅宽：230cm 耕深12-16cm 刀数：62把","1600","部20180140","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200A","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套功率：47.8-55.1kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2300*1080mm 工作幅宽：200cm 耕深12-16cm 刀数：58把","1600","部20180143","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸（mm）1150×2500×1260、配套功率(kW)58.8-73.5、工作幅宽(mm)2300、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)60、旋耕刀型号It265等。","1600","部20180158","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊瑞力农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2080mm;","框架式，单轴，耕幅2080mm，总安装刀数52，配套动力51.5~66.2kW","1600","部20180111","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2300mm;","配套动力：80.9-88.2kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2690x1130mm\n结构质量：550kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：72把","1600","冀2016T—310","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2000mm;","配套动力：58.8-73.5kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2390x1130mm\n结构质量：530kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：60把","1600","冀2016T—309","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构形式：框架式，配套拖拉机标定功率：62.5-69.6kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540，720r/min，外形尺寸（长X宽X高）1138mmX2510mmX1140mm,结构质量：500kg，理论作业速度：0.56-1.67m/s,总安装刀数：64把，幅宽：230cm，耕深：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速：230，261r/min，n动=540,265，273，295r/min，n动=720，刀辊最大回转半径：255mm，旋耕刀型号：IT245。","1600","部20153034","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构形式：框架式，配套拖拉机标定功率：47.8-58.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540，720r/min，外形尺寸（长X宽X高）1138mmX2310mmX1140mm,结构质量：460kg，理论作业速度：0.56-1.67m/s,总安装刀数：60把，幅宽：200cm，耕深：12-18cm，传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊转速：230，261r/min，n动=540,265，273，295r/min，n动=720，刀辊最大回转半径：255mm，旋耕刀型号：IT245。","1600","部20153033","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","配套拖拉机标定功率 kW 58.8～66.1 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 \n配套拖拉机常用作业档档次 档 慢2～慢3 \n配套拖拉机常用作业档理论前进速度 km/h 0.56～1.39 \n旋耕机结构型式 / 单轴框架型 \n旋耕机规格型号 / 1GKN-220 \n旋耕机外形尺寸(长×宽×高) mm 1260×2570×1160 \n旋耕机结构质量 kg 563 \n旋耕机幅宽 cm 220 \n旋耕机耕深 cm 旱耕12～16 \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 241/296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊安装刀数 把 64 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245","1600","部20153099","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽东腾农业装备制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；工作幅宽：2000mm；传动方式：中间传动","1600","2017TJ787","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","旋耕机型号名称：1GKS-230型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3380×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；刀辊最大回转半经：R195mm；刀轴总安装刀数：86把；旋耕刀型号:IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","1600","鄂2019251","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","旋耕机型号名称：1GKS-200型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3080×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式:侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min；刀辊最大回转半经：R195mm；刀轴总安装刀数：74把；旋耕刀型号:IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","1600","鄂2019251","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊富博尔农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸1050×2250×1080、配套功率51.5-66.2 (kW)、结构质量460(kg)、工作幅宽200 (cm)、总安装刀数量54 (把)、旋耕刀型号It245等","1600","鄂2018013","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-220","旋耕机轴数:单个;耕幅:2200mm;","单轴；配套动力：55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1230*2410*1160mm；耕幅：2200mm","1600","部20151309","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","单轴；配套动力：47.8-58.8kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1230*2210*1160mm；耕幅：2000mm","1600","部20151307","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴；配套动力：62.5-73.5kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1230*2530*1160mm；耕幅：2300mm","1600","部20151309","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","耕幅2200mm，配套动力66.1-73.5kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1450×2540×1020mm,结构质量525kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数64把，旋耕刀型号IT245","1600","2015T-083","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","耕幅2000mm，配套动力62.5-66.1kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1450×2390×1020mm,结构质量516kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数60把，旋耕刀型号IT245.","1600","2015T-084","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-220","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2200mm;","配套动力：73.5-88.2kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2590x1130mm\n结构质量：540kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：68把","1600","冀2016T—310","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2320mm;","1GKN-230型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围66.2kW～95.6KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2620mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽232cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 66把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","1600","冀2017T—274","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2040mm;","1GKN-200型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围58.8kW～88.2KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2380mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽204cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 62把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","1600","冀2017T—275","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","驻马店市中农农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴 耕幅200cm 结构型式：框架型 外形尺寸（长X宽X高）1260X2260x1200mm 结构质量;540Kg 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动 与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：265（n动=720）/280（n动=760) 最大回转半径：245mm 总安装刀数:60把 旋耕刀型号:IT245左I/IT245","1600","豫2016148","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","驻马店市中农农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴 耕幅230cm 结构型式：框架型 外形尺寸（长X宽X高）1260X2560x1200mm 结构质量;570Kg 耕深：12-16cm 传动方式：中间齿轮传动 与拖拉机联接方式：三点悬挂 刀辊设计转速：265（n动=720）/280（n动=760) 最大回转半径：245mm 总安装刀数:64把 旋耕刀型号:IT245左I/IT245","1600","豫2016149","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅2000mm；结构质量470kg；传动方式：中间齿轮传动","1600","2015T—071","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江西南特丰收农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；工作幅宽：2300mm；传动方式：中间传动","1600","江西省2019第017号","2023-12-31","通用类","江西省",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊泰盛机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸（mm）1100×2260×1030、配套功率(kW)44.1-51.4、工作幅宽(mm)2000、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)48、旋耕刀型号It245等。","1600","部20180156","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：2510×1200×1100mm；配套功率(kW)：44.1-66.2；结构质量（kg）：396；工作幅宽(cm)：230；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：68；旋耕刀型号：IT245；耕深（cm）：≥12；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂；最大回转半径（mm）：245.","1600","黑垦鉴2016070","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：2210×1200×1100mm；配套功率(kW)：44.1-66.2；结构质量（kg）：396；工作幅宽(cm)：200；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：60；旋耕刀型号：IT245；耕深（cm）：≥12；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂；最大回转半径（mm）：245.","1600","黑垦鉴2016069","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-230G","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","单轴；配套动力:62.5-73.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:1230*2530*1400MM；耕幅:2300MM","1600","部20151311","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-220G","旋耕机轴数:单个;耕幅:2200mm;","单轴；配套动力：55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1230*2430*1400mm；耕幅：2200mm","1600","部20151311","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","江苏清淮机械有限公司","犁翻埋茬旋耕整地机","1JLGM-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","单轴；耕幅(CM):200；配套拖拉机标准功率(KW):66.2-88.2；结构型式:悬挂式组合；刀辊总安装刀数50把；外形尺寸(长×宽×高)(MM):2580×2180×1240","1600","苏农机（2018）第（0065）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城可理斯机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","单轴；耕幅:2400mm","1600","苏农机（2018）第（0577）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","单轴；耕幅2300mm；结构质量520kg；传动方式：中间齿轮传动","1600","2015T—072(续)","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:单个;耕幅:2200mm;","配套动力:66.2-88.2KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2435*1185MM；工作幅宽:220CM；耕深；8-16CM","1600","部20180134","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","配套动力:44.1-58.8KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1090*2200*1110MM；工作幅宽；200CM；耕深:8-16CM","1600","部20180135","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:200mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 58.8～80.9 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/760/850 \n型号名称 / 1GKN-200型旋耕机 \n结构型式（圆梁式、框架式） / 框架式、单轴 \n工作状态a外形尺寸(长×宽×高) mm 1420×2330×1220 \n作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n工作幅宽 cm 200 \n耕深 cm ≥12 \n变速箱挡位数 个 无 \n传动方式（侧边、中间） / 中间齿轮传动 \n刀辊设计转速 r/min 270/312/350 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n总安装刀数 把 60 \n刀轴连接型式 / 花键套 \n旋耕刀型号 / ⅠT245 \n限深装置型式 / 无","1600","部20181348","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 66.2～88.2 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/760/850 \n型号名称 / 1GKN-230型旋耕机 \n结构型式（圆梁式、框架式） / 框架式、单轴 \n工作状态a外形尺寸(长×宽×高) mm 1400×2630×1180 \n作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n工作幅宽 cm 230 \n耕深 cm ≥12 \n变速箱挡位数 个 无 \n传动方式（侧边、中间） / 中间齿轮传动 \n刀辊设计转速 r/min 270/312/350 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n总安装刀数 把 64 \n刀轴连接型式 / 花键套 \n旋耕刀型号 / ⅠT245 \n限深装置型式 / 无","1600","部20181338","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","旋耕机230产品配置参数\n型号名称IGQN-160旋耕机，结构形式框架式，单轴，外形尺寸1120*2510*1210mm,工作幅宽2360mm，变数箱档位数1个，传动方式中间，旋耕刀型号IT245,，总安装刀数64把，标定功率58.8~88.2kw，动力输出轴转速540-760r/min","1600","部20180115","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","型号名称IGQN-200，  结构形式框架式，单轴，外形尺寸1120*2310*1200mm，工作幅宽2130mm，变数箱档位数1个，传动方式中间，旋耕刀型号IT245,，总安装刀数56把，标定功率58.8~88.2kw，动力输出轴转速540-760r/min","1600","部20180114","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","配套动力:66.2-88.2KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2535*1185MM；工作幅宽:230CM；耕深:8-16CM","1600","部20180134","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2020mm;","配套动力66.2-80.9kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1220*2300*1100 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽202cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数58把 刀轴连接型式（花键盘连接）","1600","冀2017T—019","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-240","旋耕机轴数:1个;耕幅:2400mm;","轴数，单轴。耕幅2400mm，搅江深度CM（10-16），传动方式，侧边齿轮传动/侧边链条传动","1600","苏农机（2016）第（0071）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","安徽东腾农业装备制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；工作幅宽：2300mm；传动方式：中间传动","1600","2017TJ788","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕机","1GKN-210","旋耕机轴数:单个;耕幅:2100mm;","配套马力:58.5-66.1KW；结构形式:框架式；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2335*1185MM；工作幅宽:210CM；耕深:8-16CM","1600","部20180134","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东旭创机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","配套拖拉机标定功率 kW 51.5-58.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 \n配套拖拉机常用作业档档次 档 I,II \n配套拖拉机常用作业档理论前进速度 m/s / \n旋耕机结构型式 / 框架式 \n旋耕机规格型号 / 1GKN-200 \n旋耕机外形尺寸（长×宽×高） mm 1090×2395×1110 \n旋耕机结构质量 kg 487 \n旋耕机幅宽 cm 200 \n旋耕机耕深 cm 旱耕：8-16；水耕：10-18 \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 241/296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 60 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245","1600","部20160109","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","山东旭创机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","配套拖拉机标定功率 kW 62.5-73.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 \n配套拖拉机常用作业档档次 档 I,II \n配套拖拉机常用作业档理论前进速度 m/s / \n旋耕机结构型式 / 框架式 \n旋耕机规格型号 / 1GKN-230 \n旋耕机外形尺寸（长×宽×高） mm 1090×2585×1110 \n旋耕机结构质量 kg 497 \n旋耕机幅宽 cm 230 \n旋耕机耕深 cm 旱耕：8-16；水耕：10-18 \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 241/296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 64 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245","1600","部20160111","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-210","旋耕机轴数:1个;耕幅:2100mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：960×2390×1080mm；配套动力范围：66.1-95.6kw；结构质量：500kg；工作幅宽：210cm；传动方式：中间；总安装刀数量：56把；旋耕刀型号：IT245","1600","鄂2018030","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：960×2590×1080mm；配套动力范围：66.1-95.6kw；结构质量：520kg；工作幅宽：230cm；传动方式：中间；总安装刀数量：60把；旋耕刀型号：IT245","1600","鄂2018030","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构形式：单轴框架式，工作状态外形尺寸（mm）：1420*2350*1110，作业速度范围（m/s）：0.56-1.39，耕深（cm）12-16，工作幅宽：200cm，传动方式：中间齿轮传动。","1600","冀2017T—244","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","故城县利达农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","耕幅：2000mm","1600","冀2016T—268（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","故城县利达农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230S","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","耕幅：2300mm","1600","冀2016T—269（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","耕幅2500mm，配套动力73.5-80.9kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1200×2680×1030mm,结构质量546kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数72把，旋耕刀型号IT245.","2200","冀2016T—386","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","耕幅2600mm，配套动力73.5-88.2kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1200×2780×1030mm,结构质量550kg,传动方式中间齿轮传动，总安装刀数72把，旋耕刀型号IT245。","2200","冀2016T—385","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-280","旋耕机轴数:单个;耕幅:2800mm;","单轴；配套动力：73.5-95.5kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1310*3050*1320mm；耕幅：2800mm","2200","部20170495","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构型式：框架式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3020×1210×1230；工作幅宽cm：280；变速箱档位数（个）：1；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ＩＴ245；总安装刀数（把）：76；限深装置型式：手动；配套拖拉机标定功率KW：80以上；动力输出轴转速r/min：843/540。","2200","T201913130004","2024-08-01","通用类","河北省",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城可理斯机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅:2800mm","2200","苏农机（2018）第（0280）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城可理斯机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","单轴；耕幅:2600mm","2200","苏农机（2018）第（0578）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-350","旋耕机轴数:单个;耕幅:3500mm;","单轴；配套动力：88.2-132.3kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1310*3750*1400mm；耕幅：3500mm","2200","部20170492","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊富博尔农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸1050×2780×1150、配套功率51.5-73.5 (kW)、结构质量560(kg)、工作幅宽250(cm)、总安装刀数量72 (把)、旋耕刀型号It245等","2200","鄂2018014","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","旋耕机","1GKNB-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","单轴；配套动力:66.2-95.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:1260*2750*1400MM；耕幅:2500MM","2200","鄂2016145","2020-12-31","通用类","陕西省",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-300G","旋耕机轴数:单个;耕幅:3000mm;","单轴；配套动力：73.-5-88.2kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1200*3250*1320mm；耕幅：3000mm","2200","部20170494","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","型号名称：1JS-280型水田平地搅浆机；结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：800×2990×1000；工作幅宽（cm）：280；传动方式：单侧齿轮传动；总安装刀数（把）：74；刀片型式：弧形打浆刀；配套动力(kw)：51.5-80.9；动力输出轴转数(r/min)：540/720；与拖拉机联接形式：三点悬挂。","2200","苏农机（2017）第（0168）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKS-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","旋耕机型号名称：1GKS-250型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3580×980mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式;侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：316r/min;刀辊最大回转半经：R195/mm；刀轴总安装刀数;94把；旋耕刀型号:IT195;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围;58.8～80.9;配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","2200","鄂2019250","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","安徽东腾农业装备制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；工作幅宽：2500mm；传动方式：中间传动","2200","2017TJ789","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 88.2～102 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 720 \n旋耕机结构型式 / 单轴框架式 \n旋耕机外形尺寸（长×宽×高） mm 1480×3130×1220 \n旋耕机作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n旋耕机工作幅宽 cm 280 \n旋耕机耕深 cm 旱耕12～16，水耕14～18 \n旋耕机变速箱挡位数 个 / \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 76 \n旋耕机刀轴连接型式 / 花键套 \n旋耕机旋耕刀型号 / ⅠT245 \n旋耕机限深装置型式 / /","2200","部20171358","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率范围 kW 102.9～132.3 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 720 \n旋耕机结构型式 / 单轴框架式 \n旋耕机外形尺寸（长×宽×高） mm 1500×3330×1220 \n旋耕机作业速度范围 m/s 0.56～1.39 \n旋耕机工作幅宽 cm 300 \n旋耕机耕深 cm 旱耕12～16，水耕14～18 \n旋耕机变速箱挡位数 个 / \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 84 \n旋耕机刀轴连接型式 / 花键套 \n旋耕机旋耕刀型号 / ⅠT 245 \n旋耕机限深装置型式 / /","2200","部20171359","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-300H","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率：88.2-117.7kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：2-3挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.72-2.16m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-300H，外形尺寸（长X宽X高）1238mmX3110mmX1150mm,结构质量：720kg，幅宽：300cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：273r/min，刀辊最大回转半径：250mm，刀辊总安装刀数：80把，旋耕刀型号：IT245。","2200","部2015382","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率 kW ≥69.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 \n配套拖拉机常用作业档档次 档 慢2～慢3 \n配套拖拉机常用作业档理论前进速度 km/h 0.56～1.39 \n旋耕机结构型式 / 单轴框架型 \n旋耕机规格型号 / 1GKN-250 \n旋耕机外形尺寸(长×宽×高) mm 1260×2850×1160 \n旋耕机结构质量 kg 615 \n旋耕机幅宽 cm 250 \n旋耕机耕深 cm 旱耕12～16 \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 241/296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊安装刀数 把 68 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245","2200","部20153100","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率：62.5-73.5kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min，配套拖拉机常用作业挡档次：2-3挡，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.56-1.67m/s,结构形式：框架式,规格型号：1GKN-250，外形尺寸（长X宽X高）1238mmX2610mmX1150mm,结构质量：540kg，幅宽：250cm，旋耕深度：12-18cm，传动方式：中间传动，与拖拉机连接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：230/265r/min，刀辊最大回转半径：255mm，刀辊总安装刀数：68把，旋耕刀型号：IT245。","2200","部20171506","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-250G","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","单轴；配套动力：66.2-95.5kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1260*2750*1400mm；耕幅：2500mm","2200","部20151313","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-270G","旋耕机轴数:单个;耕幅:2700mm;","单轴；配套动力：73.5-88.2kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1200*2950*1320mm；耕幅：2700mm","2200","部20170496","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","单轴；耕幅2800mm；结构质量695kg；传动方式：中间齿轮传动","2200","冀2016T—159","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-420","旋耕机轴数:单个;耕幅:4200mm;","单轴；配套动力：110.2-132.3kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1310*4450*1400mm；耕幅：4200mm","2200","部20170491","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2500mm;","配套动力：95.6-110.3kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：13000x2880x1210mm\n结构质量：630kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：76把","2200","冀2016T—311","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2530mm;","配套动力88.2-110.3kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1250*2800*1100 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽253cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数72把 刀轴连接型式（花键盘连接）","2200","冀2017T—018","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊瑞力农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2610mm;","框架式，单轴，耕幅2610mm，总安装刀数68，配套动力29~121.3kW","2200","部20180110","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套功率：58.8-74.6kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2800*1080mm 工作\n\n幅宽：250cm 耕深12-16cm 刀数：66把","2200","豫2017059","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","外形尺寸：1100×3296×1150mm；结构质量（kg）：600；配套功率(kW)：80.9-110.3；工作幅宽(cm)：300；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：80；旋耕刀型号：IT245；结构形式：框架式；耕深（cm）：≥12；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂；最大回转半径（mm）：245.","2200","鄂2018047","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","标定功率:80.5kw,动力输出轴转速:720r/min,型号名称:1GK-280,结构形式:框架式,工作形态外形尺寸:3072*1055*1068mm,作业速度范围:0.9-1.3m/s,工作幅宽:280cm,耕深:18-20cm,变速箱档数:1个,传动方式:侧边,刀辊设计转速:292r/min,刀辊最大回转半径:280mm,刀辊总安装刀数:84把,刀轴连接形式:刀轴法兰盘连接,旋耕刀型号:Ⅱ型旋耕刀,陷深装置形式:滑靴齿轮调节装置.","2200","黑垦鉴2017057","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：960×2790×1080mm；配套动力范围：66.1-95.6kw；结构质量：540kg；工作幅宽：250cm；传动方式：中间；总安装刀数量：68把；旋耕刀型号：IT245","2200","鄂2018031","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-380","旋耕机轴数:1个;耕幅:3800mm;","轴数，单轴，耕幅3800mm，搅江深度CM（10-16），传动方式，侧边齿轮传动","2200","苏农机（2016）第（0074）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","轴数，单轴，耕幅2600mm，搅江深度CM（10-16），传动方式，侧边齿轮传动/侧边链条传动","2200","苏农机（2016）第（0072）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城力田农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","轴数，单轴。耕幅2800mm，搅江深度CM（10-16），传动方式，侧边齿轮传动/侧边链条传动","2200","苏农机（2016）第（0073）号","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城可理斯机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","旋耕机轴数:1个;耕幅:3200mm;","单轴；耕幅:3200mm","2200","苏农机（2018）第（0580）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城可理斯机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","单轴；耕幅:3000mm","2200","苏农机（2018）第（0579）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","单轴；耕幅2500mm；结构质量530kg；传动方式：中间齿轮传动","2200","2015T—073","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城可理斯机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-360","旋耕机轴数:1个;耕幅:3600mm;","单轴；耕幅:3600mm","2200","苏农机（2018）第（0281）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","配套拖拉机标定功率≥80.96kw，，动力输出轴转速720r/min， 结构形式框架式，规格型号IGQN-300，外形尺寸3300*1250*1220，结构质量780kg，幅宽300cm，耕深≥12cm，传动方式中间齿轮传动，与拖拉机连接方式三点悬挂，设计转速150-350/min，最大回转半径245mm，总安装刀数84把，旋耕刀型号IT245,。","2200","2015TJ302","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东鑫港新能源科技有限公司","旋耕机","1GQN-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","配套拖拉机标定功率≥88.2kw，动力输出轴转速720r/min，结构形式框架式，规格型号IGQN-350，外形尺寸3750*1250*1220，，结构质量880kg.幅宽350cm，耕深≥12cm，传动方式中间齿轮传动，与拖拉机连接方式三点悬挂，设计转速150-350/min，最大回转半径245mm，总安装刀数96把，旋耕刀型号IT245,。","2200","2015TJ303","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","盐城市龙宇农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","型号名称：1JS-260型水田平地搅浆机；结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：800×2790×1000；工作幅宽（cm）：260；传动方式：单侧齿轮传动；总安装刀数（把）：68；刀片型式：弧形打浆刀；配套动力(kw)：44.1-73.5；动力输出轴转数(r/min)：540/720；与拖拉机联接形式：三点悬挂。","2200","苏农机（2017）第（0167）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","苏州久富农业机械有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","结构型式：圆梁式，幅宽：2800mm，传动型式（侧边、中间）：单侧齿轮传动，刀片型式：专用弧形打浆刀。","2200","苏农机（2018）第（0576）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸：970×2700×1145mm；结构质量（kg）：570；配套功率(kW)：66.2-95.6；工作幅宽(cm)：250；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：72；旋耕刀型号：IT245；结构形式：框架式；耕深（cm）：≥12；与拖拉机连接方式:标准三点悬挂；最大回转半径（mm）：245.","2200","鄂2018046","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-300","旋耕机轴数:单个;耕幅:3000mm;","单轴；配套动力：73.5-117.6kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1260*3250*1400mm；耕幅：3000mm","2200","部20151308","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-330","旋耕机轴数:单个;耕幅:3300mm;","单轴；配套动力：88.2-117.6kw；结构形式：框架式；外形尺寸：1310*3550*1400mm；耕幅：3300mm","2200","部20170493","2021-12-31","通用类","陕西省",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江西南特丰收农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；工作幅宽：2500mm；传动方式：中间传动","2200","江西省2019第016号","2023-12-31","通用类","江西省",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","山东旭创机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","配套拖拉机标定功率 kW 73.5-80.9 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 \n配套拖拉机常用作业档档次 档 I,II \n配套拖拉机常用作业档理论前进速度 m/s / \n旋耕机结构型式 / 框架式 \n旋耕机规格型号 / 1GKN-250 \n旋耕机外形尺寸（长×宽×高） mm 1090×2790×1110 \n旋耕机结构质量 kg 525 \n旋耕机幅宽 cm 250 \n旋耕机耕深 cm 旱耕：8-16；水耕：10-18 \n旋耕机传动方式 / 中间齿轮传动 \n旋耕机与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n旋耕机刀辊设计转速 r/min 241/296 \n旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245 \n旋耕机刀辊总安装刀数 把 68 \n旋耕机旋耕刀型号 / IT245","2200","部20160112","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-270","旋耕机轴数:1个;耕幅:2740mm;","1GKN-270型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围80.9kW～132.4KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×3040mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽274cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数  74把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","2200","冀2017T—272","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2540mm;","1GKN-250型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围73.5kW～102.9KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2820mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽254cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 70把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","2200","冀2017T—273","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北运田农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构形式：单轴框架式，工作状态外形尺寸（mm）：1450*2810*1200，作业速度范围（m/s）：0.56-1.39，耕深（cm）12-16，工作幅宽：250cm，传动方式：中间齿轮传动。","2200","冀2017T—243","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500-2000mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-180","旋耕机轴数:双轴个;耕幅:1800mm;","双轴；配套动力：58.8-66.2kw；外形尺寸：1820*2030*1400mm；结构形式：框架式；作业幅宽：1800mm","1600","部20151321","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","德州市沃田机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-240","旋耕机轴数:2个;耕幅:2400mm;","型号名称 / 1GKNM-240型双轴灭茬旋耕机 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 1850×2650×1210 \n与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n结构型式 / 框架式 \n最终传动方式旋耕 / 中间齿轮传动 \n最终传动方式灭茬 / 中间齿轮传动 \n工作幅宽 mm 2400 \n刀辊最大回转半径旋耕 mm 245 \n刀辊最大回转半径灭茬 mm 175 \n总安装刀数旋耕 把 64 \n总安装刀数灭茬 把 108 \n旋耕刀型号 / IT245 \n灭茬刀型号 / L175","2600","鄂2019005","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNBM-240","旋耕机轴数:双轴个;耕幅:2400mm;","双轴；配套动力：66.2-88.2kw；外形尺寸：1820*2630*1400mm；结构形式：框架式；作业幅宽：2400mm","2600","鄂2016146","2020-12-31","通用类","陕西省",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北春翔机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-200","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","双轴；工作幅宽2000mm；最终传动方式：旋耕中间齿轮传动，灭茬侧边齿轮传动","2600","冀2017T—291","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-200","旋耕机轴数:双轴个;耕幅:2000mm;","双轴；配套动力：58.8-66.2kw；外形尺寸：1820*2230*1400mm；结构形式：框架式；作业幅宽：2000mm","2600","部20151314","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬变速旋耕机","1GKNBM-220","旋耕机轴数:双轴个;耕幅:2200mm;","双轴；配套动力：58.8-73.5kw；外形尺寸：1820*2430*1400mm；结构形式：框架式；作业幅宽：2200mm","2600","部20151315","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNBM-270","旋耕机轴数:双轴个;耕幅:2700mm;","双轴；配套动力：66.2-88.2kw；外形尺寸：1820*2930*1400mm；结构形式：框架式；作业幅宽：2700mm","2900","鄂2016147","2020-12-31","通用类","陕西省",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNBM-330","旋耕机轴数:双轴个;耕幅:3300mm;","双轴；配套动力：88.2-117.6kw；外形尺寸：1820*3530*1400mm；结构形式：框架式；作业幅宽：3300m","2900","鄂2016148","2020-12-31","通用类","陕西省",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-260","旋耕机轴数:2个;耕幅:2600mm;","型号名称 / 1GKNM-260型双轴灭茬旋耕机 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 1850×2850×1210 \n与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n结构型式 / 框架式 \n最终传动方式旋耕 / 中间齿轮传动 \n最终传动方式灭茬 / 中间齿轮传动 \n工作幅宽 mm 2600 \n刀辊最大回转半径旋耕 mm 245 \n刀辊最大回转半径灭茬 mm 175 \n总安装刀数旋耕 把 68 \n总安装刀数灭茬 把 120 \n旋耕刀型号 / IT245 \n灭茬刀型号 / L175","2900","鄂2019005","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","潍坊双蛟机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-140","耕幅:1400mm;形式:履带自走式:是 ;","形式:履带自走式，功率;33.1kW,工作幅宽;1400mm","8300","鄂2019186","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-125","耕幅:1250mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式；工作状态外形尺寸：2520*1470*835mm;结构质量：760kg;工作宽幅1250mm;变速箱档位数：8档；传动方式：中间；旋耕刀型号：IT225；总按装刀数:32把；刀辊转速：200-250r/min;刀辊回转半径：225mm;动力标定功率：23.53kw,标定转率：2200r/min,常用作业档左右速度0.53km/h,常用左右档位：低1档；最小通过半径左转≤1800mm,右转≤1800mm;履带规格72mm*36节*180mm,轨距760mm","8300","苏农机（2019）第（0359）号","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","潍坊双蛟机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-210","耕幅:2100mm;形式:履带自走式:是 ;","形式:履带自走式，功率;58.8kW,工作幅宽;2100mm","15100","鄂2019187","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","江西南特丰收农业装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构型式：自走履带式；工作幅宽：2300mm；传动方式：中间传动","15100","GZNJ/TJ 2018-091","2022-12-31","通用类","江西省",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","星光农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3605mm×2175mm×2715mm；结构型式：自走履带式，履带规格（节距×节数×宽）：90mm×49节×350mm；耕幅：2000mm；悬挂装置型式：三点式后悬挂；传动方式（侧边，中间）：侧边传动；总安装刀数：60片","15100","鄂2019008","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-150A","振动式:否 ;深松部件个数:3个;","外形尺寸(长×宽×高)mm：1100×1780×1210；结构质量kg：307；配套动力kW：36.8～51.5；深松铲结构型式：凿形；深松铲数量：3；工作幅宽cm：150；铲间距cm：50；深松深度cm：25～30；作业速度km/h：1.3～2.2；作业小时生产率hm2/h：0.2～0.33。","1200","晋201835","2022-12-31","通用类","山西省",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-200A","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸(长×宽×高)mm：1360×2120×1265；结构质量kg：398；配套动力kW：55.1～66.2；深松铲结构型式：凿形；深松铲数量：4；工作幅宽cm：200；铲间距cm：50；深松深度cm：30～35；作业速度km/h：1.5～2.3；作业小时生产率hm2/h：0.2～0.34。","2300","晋201836","2022-12-31","通用类","山西省",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-220W","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲数量 ：4个；深松深度：≥30cm；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式","2300","部20180190","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","西安亚澳农机股份有限公司","深松机","1S-250C","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","配套动力：91.9-121.3kw；结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；外形尺寸：2440*3360*1585mm；工作幅宽：2500mm；深松铲数量：4铲","2300","陕2017036","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","配套动力≧66.2kW、外形尺寸：2050×2480×1350mm、结构质量：760kg、深松铲结构型式：全方位曲面铲、数量：4铲、铲间距：铲柄处：60-80（中间）：50（两侧）、工作幅宽:200cm、深松深度≧30cm、","2300","2016TJ166","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-270A","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","深松铲数量：4个；配套动力范围（kW）：93.5-121.3；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2200×2855×1450；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；铲间距：70/62.5/70cm；工作幅宽：270cm；深松深度：30-40cm。","2300","T201937370001","2024-08-08","通用类","山东省",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山东恒基集团农业机械装备制造有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构形式：悬挂式、振动方式：非振动式、配套动力范围：58.8-88.2kw、工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1720×2560×1285、作业速度：3.0-5.5km/h、作业小时生产率：0.70-0.95hm²/h、工作幅度：200cm、铲间距：50cm、深松铲结构形式：偏柱式、深松铲排列方式：双排、深松铲数量：4个、深松耕深：30-33cm。","2300","鄂2017143","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","西安亚澳农机股份有限公司","深松机","1S-200A","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","配套动力：66.2-88.2kw；整地机构形式：凿齿双压辊式；结构形式：凿形铲翼式；外形尺寸：2680*2230*1350mm；工作幅宽：2000mm；深松铲数量：5铲","2300","部20152436","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","潍坊农友机械有限公司","深松机","1S-220","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥73.5工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1650*2590*1200作业速度KM/H:>2作业小时生产率㎞²/h:≥0.44工作幅宽CM:220铲间距CM:2-3铲40，其他铲62.5深松铲结构型式:全方位曲面铲深松铲排列方式:V形深松铲数量(个):4深松深度CM:≥30","2300","部20170803","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-250","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","深松铲数量 ：5个；深松深度：≥30cm；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式","2300","部20180189","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-230Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","配套动力：73.5-101.25kw；结构形式：悬挂式；工作幅宽：2300mm；深松铲数量：4铲","2300","部20181006","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","山西河东雄风农机有限公司","深松机","1S-250A","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","外形尺寸(长×宽×高)mm：1340×2240×1300；结构质量kg：472；配套动力kW：66.2以上；深松铲结构型式：凿形；深松铲数量：5；工作幅宽cm：250；铲间距cm：50；深松深度cm：30～35；作业速度km/h：1.5～2.3；作业小时生产率hm2/h：0.27～0.4。","2300","晋201837","2022-12-31","通用类","山西省",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-360A","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲数量：6个；配套动力范围（kW）：110.3-150.0；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2200×3175×1450；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；铲间距：60cm；工作幅宽：360cm；深松深度：30-40cm。","2900","T201937370002","2024-08-08","通用类","山东省",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东恒基集团农业机械装备制造有限公司","深松机","1S-260","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构形式：悬挂式、振动方式：非振动式、配套动力范围：73.5-95.6kw、工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1740×3160×1330mm、作业速度：3.0-5.5km/h、作业小时生产率：0.73-1.20hm²/h、工作幅度：260cm、铲间距：43.2cm、深松铲结构形式：偏柱式、深松铲排列方式：三排、深松铲数量：6个、深松耕深：30-33cm.","2900","鄂2017144","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","西安亚澳农机股份有限公司","深松机","1S-250A","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","配套动力：88.2-147.0kw；整地机构形式：凿齿双压辊式；结构形式：凿形铲翼式；外形尺寸：2680*2730*1350mm；工作幅宽：2500mm；深松铲数量：7铲","2900","部20160229","2020-12-31","通用类","陕西省",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊盛瑞零部件有限公司","深松机","1S-270","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；工作状态外形尺寸：（长×宽×高）mm：2070×3100×1450；工作幅宽：270cm;铲间距：45cm；深松铲：结构型式：偏柱曲面铲；排列方式：前2后4；数量：6","2900","鲁T2017026","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-270Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力：99.1-119.5kw；结构形式：悬挂式；工作幅宽：2700mm；深松铲数量：6铲","2900","部20181010","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-250Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力：91.9-119.5kw；结构形式：悬挂式；工作幅宽：2500mm；深松铲数量：6铲","2900","部20181007","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力≧88.2kW、外形尺寸：2620×3560×1350mm、结构质量：1195kg、深松铲结构型式：全方位曲面铲、数量：6铲、铲间距：铲柄处：60-80（中间）：50（两侧）、工作幅宽:300cm、深松深度≧30cm、","2900","2016TJ167","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-300Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力：99.2-147.1kw；结构形式：悬挂式；工作幅宽：3000mm；深松铲数量：6铲","2900","部20181008","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-330Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力：110.2-147.1kw；结构形式：悬挂式；工作幅宽：3300mm；深松铲数量：6铲","2900","部20181005","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-300W","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","深松铲数量 ：6个；深松深度：≥30cm；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式","2900","豫2018016","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-360Q","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力：110.2-147.1kw；结构形式：悬挂式；工作幅宽：3600mm；深松铲数量：6铲","2900","部20181009","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊农友机械有限公司","深松机","1S-300","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥91.9工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1740*3045*1240作业速度km/h：>2作业小时生产率㎞²/h:≥0.6工作幅宽CM:300铲间距CM:3-4铲40，其他铲52.5深松铲结构型式:全方位曲面铲深松铲排列方式:V形深松铲数量(个):6深松深度CM:≥30","2900","部20170802","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊顺民农机有限公司","深松机","1S-310","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：95.5-132.4kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1880×3270×1420mm；工作幅宽：310cm；铲间距：52cm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：三行交错；深松铲数量：6个；深松深度：＞30cm","2900","T201937370023","2024-08-08","通用类","山东省",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-350","振动式:否 ;深松部件个数:7个;","深松铲数量 ：7个；深松深度：≥30cm；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式","2900","豫2018017","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","西安亚澳农机股份有限公司","深松机","1S-300C","振动式:否 ;深松部件个数:6个;","配套动力：106.6-139.7kw；结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；外形尺寸：2440*3350*1585mm；工作幅宽：3000mm；深松铲数量：6铲","2900","陕2017037","2022-12-31","通用类","陕西省",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1SZ-270","振动式:是 ;深松部件个数:6个;","配套动力66-75kW轮式拖拉机、外形尺寸：1680×2880×1380mm、结构质量：740kg、深松铲结构型式：凿铲式、排列方式：单排、数量：6铲铲间距：45cm、工作幅宽:270cm、深松深度≧30cm、振动方式：振动","4900","鲁T2017149","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏清淮机械有限公司","双圆盘开沟机","1KJ-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:44cm;","与轮式拖拉机配套使用；沟深(cm):27-44；结构型式:双圆盘；沟面宽度(cm):28.5-36.5；沟底宽度(cm):10.5-15.5；配套动力(kW):36.75-55.13；动力输出轴转速(r/min):700-800；开沟效率(m/h):2000-3000；整机质量(kg):305；外形尺寸(长×宽×高)(mm):1520×840×1370；与拖拉机联接方式:标准三点悬挂；刀片型号:IT245；开沟刀数量:16把；传动方式:中间齿轮传动","1400","苏农机（2018）第（0277）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","河南沃正实业有限公司","旋耕开沟机","12KG-33(200)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:33cm;","配套拖拉机：配套动力：44.1～58.8kW；输出轴转速：720r/min；理论前进速度：0.5～1.2m/s；旋耕机：结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1240×2310×1190（mm）；结构质量：503kg；工作幅宽：2000mm；开沟规格：上宽：18～25cm；下宽：15±1；深度：18～33cm；浮土厚度：≤0.1（18～33）cm；碎土率：≥60%；耕深：≥5cm；传动方式：侧边传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴设计转速：237r/min；最大回转半径：195±5mm；总安装刀数：开沟部分：直刀6把，弯刀10把；旋耕部分：60把；旋耕刀型号：开沟部分：直刀（定制）、弯刀（定制）；旋耕部分：ⅠT195左/ⅠT195；工作效率：0.36～0.86h㎡/h。","1400","苏农机（2016）第（0289）号","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","河南沃正实业有限公司","旋耕开沟机","12KG-33(230)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:33cm;","配套拖拉机：配套动力：51.5～66.2kW；输出轴转速：720r/min；理论前进速度：0.5～1.2m/s；旋耕机：结构形式：框架式；外形尺寸（长×宽×高）：1240×2610×1190（mm）；结构质量：528kg；工作幅宽：2300mm；开沟规格：上宽：18～25cm；下宽：15±1；深度：18～33cm；浮土厚度：≤0.1（18～33）cm；碎土率：≥60%；耕深：≥5cm；传动方式：侧边传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀轴设计转速：237r/min；最大回转半径：195±5mm；总安装刀数：开沟部分：直刀6把，弯刀10把；旋耕部分：72把；旋耕刀型号：开沟部分：直刀（定制）、弯刀（定制）；旋耕部分：ⅠT195左/ⅠT195；工作效率：0.41～0.99h㎡/h。","1400","苏农机（2016）第（0290）号","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆安晓机械有限公司","微耕机","1WGFQZ2.5-60","配套功率:2.5kW;","外形尺寸（长*宽*高）mm:1300*630*860；作业速度m/s：0.05～0.1；扶把振动m/s2<=50；作业小时生产率 hm2/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2<=40 ；工作幅宽mm：600；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（0）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（0）：28；刀辊设计转速r/min：140；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：18；旋转刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","510","T201950500027","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG1.8-35FQ-DL","配套功率:1.8kW;","结构型式：手持式；配套发动机生产企业：鼎工；配套发动机标定功率：1.8KW;配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1200×530×850mm; 作业速度: 0.05～0.2m/s; 扶把振动: ≤50 m/s2; 作业小时生产率: ≥0.02 hm2/(h•m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤445 kg/hm²；工作幅宽: 350mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：30°；刀辊设计最高转速：280r/min; 刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式：主离合器状态：常开","510","T201950500078","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG2.2-63FQ-ZC","配套功率:2.2kW;","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：NH130；配套发动机生产企业：宗申；配套发动机标定功率：2.2 KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350×650×920mm; 作业速度: 0.05～0.2m/s; 扶把振动: ≤50 m/s2; 作业小时生产率: ≥0.02 hm2/(h•m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤40 kg/hm²；工作幅宽: 630mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：40°；刀辊设计最高转速：250r/min; 刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","510","T201950500080","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","广州锐尔机电科技有限公司","微型耕耘机","1WGQ2.2","配套功率:2.2kW;","标定功率2.2kw；标定转速3600r/min；作业速度0.14-0.36m/s；作业小时生产率0.05-0.07h㎡/(h▪m)；工作幅宽640mm；设计转速156r/min；最大回转半径155mm；总安装刀数18把；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊：蜗轮蜗杆传动；发动机输出：轴传动；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1300mm*650mm*825mm；","510","粤20180010","2022-12-31","非通用类","广东省",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.2Q","配套功率:2.2kW;","配套汽油机动力：2.2kW；工作幅宽：400；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×550×960。","510","2018TJ670","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","安徽嘉泽机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.2QA","配套功率:2.2kW;","配套汽油机动力：2.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1120×470×980mm；工作幅宽：400mm。","510","2018TJ671","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG1.7-70FQ-ZC","配套功率:1.7kW;","标定功率：1.7KW，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1360*700*820，连接方式：直联式，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：60°，垂直方向：180°，刀辊最大回转半径：175mm，总安装刀数：24，主离合器型式：离心离合式，耕宽：700mm，耕深≥100mm。","510","渝2016032","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江武义亨辉机械制造有限公司","微耕机","1WG1.7Q","配套功率:1.7kW;","外形尺寸（长x宽x高）：1280x600x800mm；结构质量：14kg；传动方式：直联传动；链接方式：直联；刀辊设计转速：224r/min；刀辊最大回转半径：110mm；刀辊总安装刀数：16把（4组）；旋耕刀型号：组合式专用刀；主离合器形式：离心摩擦式；耕宽：275mm；","510","部20160603","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-2.2QA","配套功率:2.2kW;","配套发动机功率：2.2KW； 外形尺寸：1240×480×960mmmm，耕宽：400mm；旋耕刀型号：旱地耕刀;主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开。","510","ZJ2019012","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG2.2-66FQ-ZCA","配套功率:2.2kW;","型号名称：1WG2.2-66FQ-ZCA型微耕机，结构形式：手持式，标定功率：2.2KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，外形尺寸：1480*680*850mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率:≥0.02h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤40kg/h㎡，工作幅宽：660mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：42°，垂直方向：28°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：173r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","510","渝2019131","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG2.2-55FQ-ZW","配套功率:2.2kW;","型号名称：1WG2.2-55FQ-ZW微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1340mm×600mm×890mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：550mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：蜗轮蜗杆；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：10°；刀辊设计速度：175r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开","510","T201950500064","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG2.2-66FQ-ZC","配套功率:2.2kW;","型号名称：1WG2.2-66FQ-ZC，标定功率：2.2KW，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1390*800*880，工作幅宽：660mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：120°，垂直方向：25°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：173r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24，主离合器型式：离心式，主离合器状态：常开。","510","渝2018024","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-2.2Q","配套功率:2.2kW;","工作幅宽400mm；配套发动机标定功率：2.2KW , 配套发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动，外形尺寸：1210×510×935mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：直联，旋耕刀型号：旱地耕刀;主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开。","510","ZJ2019013","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QL","配套功率:4.1kW;","型号名称：1WG-4QL微耕机；【配套发动机】标定功率：4.1KW；标定转速r/min：3600；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×990×910；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度水平方向：90度；扶把调整幅度垂直方向：30度；旋耕刀型号：IIIS185；刀辊最大回转半径mm：185；总安装刀数把：24；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态（常开、常闭）：常开","700","部20170995","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-5Q","配套功率:5.3kW;","型号名称：1WG-5Q微耕机；【配套发动机】标定功率：5.3KW；标定转速r/min：3600；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×960×890；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度水平方向：90度；扶把调整幅度垂直方向：30度；旋耕刀型号：IIIS185；刀辊最大回转半径mm：185；总安装刀数把：24；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态（常开、常闭）：常开","700","部20170994","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","结构型式：前置式.配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司； 配套发动机型号名称：H177F汽油机, 配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6Kw, 额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1630×1350×950 mm。结构质量：93kg。传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：70°，垂直方向：70°。刀辊转速：快档：128r/min，慢档：85r/min；刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：38把。旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。主离合器型式：湿式摩檫离合，耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m），单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm²。","700","部20153083","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-DL","配套功率:4.0kW;","结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸（长×宽×高）：1480×800×1000 mm；结构质量：60kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：210°，垂直方向：56°；刀辊转速：慢档：92 r/min，快档：126r/min；辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：皮带张紧轮式；耕宽：800mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²。","700","部20152389","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG5.1-105FQ-ZC","配套功率:5.1kW;","型号名称:1WG5.1-105FQ-ZC微耕机；配套发动机：H177F汽油机；配套发动机标定功率：5.1KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1665×1050×1020mm；工作幅宽：1050mm；耕深≥100mm;传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动;扶把调整幅度水平方向：60°；扶把调整幅度垂直方向：60°；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm;总安装刀数：32；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2017033","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-DL","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-60FQ-DL微耕机；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套动力：H170F汽油机；配套发动机标定功率：4.0kw;配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1300x760x885mm;工作幅宽：600mm;耕深≥100mm传动方式发动机输出：皮带传动；传动方式刀辊：链条传动；扶把调整幅度水平方向：60°；扶把调整幅度垂直方向：60°；旋耕刀型号：旱地刀；导辊最大回旋半径145mm；总安装刀数：16；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开","700","渝2017039","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG5.8-135FQ-ZC","配套功率:5.8kW;","型号名称：1WG5.8-135FQ-ZC微耕机；配套发动机：H182F汽油机；配套发动机标定功率：5.8KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1665×1350×1020mm；工作幅宽：1350mm；耕深≥100mm;传动方式发动机输出：直联；传动方式刀辊：齿轮传动;扶把调整幅度水平方向：60°；扶把调整幅度垂直方向：60°；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：180mm;总安装刀数：38；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","渝2017034","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷，25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：4.0kW，配套发动机额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1530×1000×1070 mm。结构质量：64kg。传动方式：齿轮传动。连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：60°。刀辊转速：快档：130r/min ，慢档：100 r/min。刀辊最大回转半径：180 mm；刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。主离合器型式：锥度、湿式。耕宽：1000 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1～0.3 m/s，作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m），单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²。","700","部20151171","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90M5","配套功率:4kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×910×850 mm；标定功率：4kw，工作幅宽：900mm；结构质量：53.5kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：直联式；总安装刀数量(把)：24；旋耕刀型号：PIII150；发动机燃油种类：汽油；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开","700","部20190639","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90PA2","配套功率:4.2kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×910×820mm，标定功率：4.2kw，工作幅宽：900mm；结构质量：52.5kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：直联式；总安装刀数量(把)：24；旋耕刀型号：PIII150；发动机燃油种类：汽油；主离合器型式：湿式离心式，主离合器状态：常开","700","部20190641","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WGQ4.2-90PM2","配套功率:4.2kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×900×820mm；标定功率：4.2kw，工作幅宽：900mm；结构质量：52.5kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：直联式；总安装刀数量(把)：24；旋耕刀型号：PIII150；发动机燃油种类：汽油；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开","700","部20190640","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东乐佳佳机电科技有限公司","微耕机","1WGP-4Q","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WGP-4Q微耕机\n配套发动机标定功率：4.0KW\n配套发动机标定转速；3600r/min\n工作状态a外形尺寸(长×宽×高)：1620×620×940单位mm\n工作幅宽：500mm\n发动机输出传动方式：皮带传动\n刀辊传动方式：链传动\n扶把水平方向调整幅度：左右各45°\n扶把垂直方向调整幅度：30°\n旋耕刀型号：WG160\n刀辊最大回转半径：160mm\n总安装刀数：12把\n主离合器型式：涨离式\n主离合器状态 :  常开","700","部20190634","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-66FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-66FQ-ZCA型微耕机，结构形式：手持式，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，外形尺寸：1490*680*890mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡，工作幅宽：660mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：42°，垂直方向：28°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：173r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019133","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZCA","配套功率:6.3kW;","型号名称：1WG6.3-135FC-ZCA型微耕机，结构形式：手持式，标定功率：6.3KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1700*1350*1040mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡，工作幅宽：1350mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：0°，垂直方向：30°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：快档134r/min，慢档78r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：38，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019134","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.05-66FC-ZC","配套功率:4.05kW;","型号名称：1WG4.05-66FC-ZC型微耕机，结构形式：手持式，标定功率：4.05KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1420*680*950mm，作业速度：0.05～0.2m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率:≥0.02h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡，工作幅宽：660mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：115°，垂直方向：26°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：175r/min，刀辊最大回转半径：150mm，总安装刀数：24把，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500063","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZCA","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-105FC-ZCA型微耕机，结构形式：手持式，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1650*1060*1030mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡，工作幅宽：1050mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：0°，垂直方向：68°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：快档128r/min，慢档87r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：32，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019135","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1630×950×880；工作幅宽(cm)95；结构质量（kg）：75；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：II型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","部20151920","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-70FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1420×775×880；工作幅宽(cm)70；结构质量（kg）：62；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019125","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1760×1060×980；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：110；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019109","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.2-92FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×930×1000；工作幅宽(cm)92；结构质量（kg）：80；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：防缠刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019110","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1760×1360×980；工作幅宽(cm)135；结构质量（kg）：120；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019108","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×900×900；工作幅宽(cm)90；结构质量（kg）：70；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：II型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式。","700","部20151918","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆战之狼科技发展有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力（kw）:4.0 配套发动机（燃油种类）:汽油 标定转速(r/min):3600结构尺寸（长*宽*高mm）:1520*1005*1020 整机质量（kg）:64 起动方式:反冲式手拉起动 工作幅宽(mm):1000 传动方式（发动机输出）:直联式 传动方式 （刀辊）:齿轮传动 扶手调整幅度（水平方向）:0度 扶手调整幅度（垂直方向）:125度 旋耕刀型号:旱地刀 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊设计转速(r/min）:快档135；慢档：90 总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 主离合器状态:常开","700","渝2018098","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.05kW、配套发动机标定转速：3600r/min、燃油种类：柴油、工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1010×1000、作业速度：m/s：0.1～0.3、工作幅宽：1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、","700","T201950500090","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-75","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、燃油种类：汽油、工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×800×950、作业速度：m/s：0.1～0.3、工作幅宽：750mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、","700","T201950500091","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1530×1010×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500043","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套发动机型号：KM186FA柴油机；配套发动机标定功率：5.3KW；配套发动机标定转速：3000r/min；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；","700","T201950500035","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号：DV225汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min;工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500039","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500038","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配套发动机型号：KAG450-2柴油机；配套发动机标定功率：6.3KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500037","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG6.5-135FQ-ZC","配套功率:6.5kW;","配套发动机型号：YH182F/P汽油机；配套发动机标定功率：6.5KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500033","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1580×960×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：120；刀辊设计转速r/min：快档：140，慢档100；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500097","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂水沭拖机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0kw。标定转速3600r/min。启动方式：回复式手拉启动。燃油类型：汽油。外形尺寸：1470*710*850mm。。配套锄草工作幅宽600mm。传动方式（发动机输出）：皮带传动。主离合器形式：涨紧轮。主离合器状态：常开。","700","部20190632","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂水沭拖机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-100","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0kw。标定转速3600r/min。启动方式：回复式手拉启动。燃油类型：汽油。外形尺寸：1370*1000*830mm。作业速度：0.1-0.3。工作幅宽1000mm。传动方式（发动机输出）：轴传动。传动方式（刀棍）：轴传动。主离合器形式：摩擦片。主离合器状态：常开。","700","部20190631","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北大地农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0","配套功率:4.1kW;","产品配置参数（企业填写）:整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1800×1100×1000  ,配套发动机标定功率:4.1kw/3600r/min\n作业速度 :≤1.3m/s,作业小时生产率:≤0.125hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤15kg/hm2,\n工作幅宽:1100mm,刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:180mm,","700","鄂2016040","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套功率:4.0kW;","配套发动机功率：4.0KW；起动方式：手拉起动，外形尺寸：1220×650×950mm，耕宽：550mm，旋耕刀型号：旱地耕刀;主离合器型式：湿式；主离合器状态：常开。","700","ZJ2019014","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90B","配套功率:4kW;","结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）：1480×900×1080mm；作业速度：0.2-0.6m/s；扶把振动:≤50m/s²；作业小时生产率0.05-0.17hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直连；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）360º；扶把调整幅度（垂直方向）：20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径:180mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：齿式离合器；主离合器状态：常开。","700","T201913130025","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邱县骏马机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90A","配套功率:4kW;","结构型式：前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×900×1080mm；作业速度：0.2-0.6m/s；扶把振动：≤50m/s²；作业小时生产率：0.05-0.17hm²/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：900mm：发动机输出传动方式：直连；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：360º扶把调整幅度（垂直方向）：20º；刀辊设计转速：130r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201913130024","2024-08-29","非通用类","河北省",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1060×1030，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500046","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动：旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500042","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.05、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1580×960×970；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：120；刀辊设计转速r/min：快档：140，慢档:100；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500098","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.2Q（Z）","配套功率:4.2kW;","规格型号：1WG-4.2Q(Z)；结构型式：前置式；【配套发动机】生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；型号名称：170F汽油机；结构型式：单缸、二冲程、风冷；标定功率：4.2KW；标定转速r/min：3600；启动方式：手拉式；外形尺寸（长*宽*高）mm：1600*920*950；结构质量：70kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：同轴直联；扶把调整幅度水平方向：180度；扶把调整幅度垂直方向：5度；【刀辊】转速r/min：50-120；最大回转半径mm：185；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：175；主离合器型式：湿式；耕宽mm：920；耕深mm≥100；作业速度m/s：0.1-0.3；作业小时生产率h㎡/（h.m）：0.05-0.08；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡：≤22","700","部2015575","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北大地农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0A","配套功率:4.05kW;","产品配置参数（企业填写）:整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1320×1100×900 ,配套发动机标定功率:4.05kw/3600r/min\n作业速度 :≤1.3m/s,作业小时生产率:≤0.125hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤15kg/hm2,\n工作幅宽:1100mm,刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:180mm","700","鄂2016041","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×670×850，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500053","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-D","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×1010×950，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","700","T201950500054","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.0","配套功率:4.05kW;","型号名称:1WG4.0；结构型式:手持式;配套发动机型号名称:KM173FAD；配套发动机生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率:4.05kW；配套发动机标定转速:3600r/min；配套发动机起动方式:手拉绳式；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×995mm；作业速度：0.1-0.4m/s；扶把振动：≤10.5m/s2；作业小时生产率：0.07-0.125hm2/(h·m)；单位作业面积油消耗量：8-15kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方：直联式；扶把调整幅度（水平方向）:不可调;扶把调整幅度（垂直方向）:230°；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","700","鄂2019243","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1.规格型号：1WG4.0-95FQ-ZC; 2.结构型式：前置式; 3.配套发动机类型：170F/P汽油机;4.配套发动机标定功率：4.0KW; 5.配套发动机额定转速：3600r/min; 6.外形尺寸（长×宽×高）：1545×964×890mm; 7.传动方式：齿轮传动; 8.联接方式：直联; 9.扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向166°; 10.刀棍最大回转半径：180mm； 11.刀棍总安装刀数：24把； 12.旋耕刀型号：旱地刀; 13.主离合型式：摩擦片式； 14.耕宽：950mm","700","渝2017051","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DLA","配套功率:4.0kW;","1、产品型号：1WG4.0-95FQ-DLA；2、结构形式：手持式；3、配套发动机标定功率：4.0KW；4、配套发动机标定转速：3600r/min;5、配套发动机启动方式：手拉启动；6、配套发动机燃油种类：汽油；7、外形尺寸：1550×960×885mm;8、作业速度：0.1~0.3m/s；9、扶把振动：≤50m/s²；10、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；11、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；12、工作幅宽：950mm；13、发动机输出传动方式：皮带；14、刀棍传动方式：链条传动；15、扶把调整幅度（水平方向）：0°；16、扶把调整幅度（垂直方向）：210°；17、刀棍设计转速：快档，151r/min;慢档，109r/min;18、刀棍最大回转半径：190mm;19、刀棍总安装刀数：24把；20、旋耕刀型式：旱地刀；21、主离合器型式：张紧轮式；22、主离合器状态：常开。","700","T201950500083","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZCA","配套功率:4.05kW;","1、产品型号：1WG4.05-95FC-ZCA；2、结构形式：手持式；3、配套发动机标定功率：4.05KW；4、配套发动机标定转速：3600r/min;5、配套发动机启动方式：手拉启动；6、配套发动机燃油种类：柴油；7、外形尺寸：1600×960×950mm;8、作业速度：0.1~0.3m/s；9、扶把振动：≤50m/s²；10、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；11、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；12、工作幅宽：950mm；13、发动机输出传动方式：直联；14、刀棍传动方式：齿轮传动；15、扶把调整幅度（水平方向）：0°；16、扶把调整幅度（垂直方向）：220°；17、刀棍设计转速：1档，60r/min;2档，120r/min;3档，150r/min；18、刀棍最大回转半径：180mm;19、刀棍总安装刀数：24把；20、旋耕刀型式：旱地刀；21、主离合器型式：摩擦片式；22、主离合器状态：常开。","700","T201950500085","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","1、产品型号：1WG4.0-95FQ-ZCA；2、结构形式：手持式；3、配套发动机标定功率：4.0KW；4、配套发动机标定转速：3600r/min;5、配套发动机启动方式：手拉启动；6、配套发动机燃油种类：汽油；7、外形尺寸：1550×960×940mm;8、作业速度：0.1~0.3m/s；9、扶把振动：≤50m/s²；10、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；11、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；12、工作幅宽：950mm；13、发动机输出传动方式：直联；14、刀棍传动方式：齿轮传动；15、扶把调整幅度（水平方向）：0°；16、扶把调整幅度（垂直方向）：230°；17、刀棍设计转速：1档：65r/min;2档：127r/min;3档：165r/min;18、刀棍最大回转半径：180mm;19、刀棍总安装刀数：24把；20、旋耕刀型式：旱地刀；21、主离合器型式：摩擦片式；22、主离合器状态：常开。","700","T201950500084","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","1、产品型号：1WG5.3-135FC-ZC；2、结构形式：手持式；3、配套发动机标定功率：5.3KW；4、配套发动机标定转速：3000r/min;5、配套发动机启动方式：手拉启动；6、配套发动机燃油种类：柴油；7、外形尺寸：1750×1360×1070mm;8、作业速度：0.1~0.3m/s；9、扶把振动：≤50m/s²；10、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；11、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；12、工作幅宽：1350mm；13、发动机输出传动方式：直联；14、刀棍传动方式：齿轮传动；15、扶把调整幅度（水平方向）：0°；16、扶把调整幅度（垂直方向）：90°；17、刀棍设计转速：快档，135r/min;慢档，80r/min;18、刀棍最大回转半径：180mm;19、刀棍总安装刀数：38把；20、旋耕刀型式：旱地刀；21、主离合器型式：摩擦片式；22、主离合器状态：常开。","700","T201950500081","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-77FQ-ZC","配套功率:4.02kW;","发动机标定功率：4.02kW；发动力标定转速：3600r/min；发动机燃油种类：汽油；生产厂家：重庆宏美科技有限公司；整机外形尺寸（长*宽*高）/mm：1610*780*1030；工作幅宽：770mm；发动机传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019140","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北宇耕工贸有限责任公司","微耕机","1WG5.3-100","配套功率:5.3kW;","发动机标定功率5.3kW、标定转速3000r/min，工作尺寸（长×宽×高）：1800×1000×900，工作幅宽：1000mm，传动方式发动机输出：皮带联接，传动方式刀辊：齿轮传动，扶把调整水平方向：180度、垂直方向90度，旋耕刀型号：II型旱地刀，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24把，主离合器型式：湿式摩擦片式，主离合器状态：常开","700","鄂2019087","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆瑞尔杰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力型号名称:170F汽油机；手拉回复式反冲起动；配套发动机标定功率:4.0KW；配套动力额定转速:3600R/MIN；外形尺寸：1540×960×950；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联式；旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀；耕宽1000MM","700","渝2017046","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆瑞尔杰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套动力型号，风冷汽油机170F/P；手拉回复式反冲起动；标定功率，4.0kW；标定转速，3600R/MIN；外形尺寸：1510×910×985；发动机到变速箱为皮带传动，变速箱内为链条传动；离合器为张紧轮式离合；耕幅,900mm；耕深≥100mm","700","渝2018101","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-71FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1400×750×950；作业速度m/s:0.05～0.2；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.02；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35；工作幅宽mm：710；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：115；扶把调整幅度垂直方向（゜）：23；刀辊设计转速r/min：220；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500095","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-87FQ-ZCG","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-87FQ-ZCG微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1370mm×880mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：145°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","T201950500067","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.05-66FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×670×850，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500052","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.0-87FQ-ZCF","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-87FQ-ZCF微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1380mm×890mm×960mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：145°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","T201950500069","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套功率:4.5kW;","型号名称：1WG4.5-105FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1565mm×1070mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：195°；刀辊设计速度：1档：60；2档123；3档155；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","T201950500066","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套功率:4.05kW;","型号名称：1WG4.05-105FC-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1570mm×1070mm×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦30kg/h㎡；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：185°；刀辊设计速度：1档：63；2档125；3档160；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","T201950500065","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WG4.2-87FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","型号名称：1WG4.2-87FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×890mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：55°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","700","T201950500068","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆成耕农机有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套动力型号名称:170F汽油机；配套发动机标定功率:4.0KW；配套动力额定转速:3600R/MIN；外形尺寸：1600×960×1000；传动方式:齿轮传动；连接方式:直联式；旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀；耕宽1000MM","700","T201950500111","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆成耕农机有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率:4.0kW;","配套动力型号，风冷汽油机170F/P；标定功率，4.0kW；标定转速，3600R/MIN；外形尺寸：1500×910×950；发动机到变速箱为皮带传动，变速箱内为链条传动；离合器为张紧轮式离合；耕幅,900mm；耕深≥100mm；总安装刀数:24把.","700","T201950500110","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZCA","配套功率:4.05kW;","型号名称：1WG4.05-100FC-ZCA型微耕机，结构形式：手持式，标定功率：4.05KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：柴油，外形尺寸：1520*1000*860mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s²，作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡，工作幅宽：1000mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：0°，垂直方向：115°，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊设计转速：快档130r/min，慢档93r/min，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：32，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","渝2019132","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG5.3-130FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：5.3KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×1310×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500045","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳精匠机械有限公司","微耕机","1WGQ4-90A","配套功率:4kW;","DV225发动机；  标定功率：4KW ； 标定转速：3600 r/min ；  启动方式：手拉反冲 ； 外形状态（外形尺寸）：1400X900X900；  工作幅宽：900mm ； 传动方式：齿轮传动  ；扶把调整幅度：水平方向-45度-45度、  垂直方向  0-45度 ； 设计转速：225r/min ； 主离合器形式：湿式离心式 ； 状态：常开。","700","部20180691","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套标定功率：4.05KW 标定转速：3600r/min 启动方式:手拉起动 燃油种类：柴油 工作状态外形尺寸：mm1630*1050*960 作业速度：0.1~0.3m/s 扶把震动≤50 作业小时生产率：≥0.04hm²（h.m） 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm² 工作幅宽：1050mm发动机输出：直联 刀辊：齿轮转动 刀辊设计转速：快档135/min 慢档：95r/min最大回转半径180mm总安装倒数：32把 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器形式：摩擦片式 状态：常开","700","渝2019136","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆万合鼎盛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-115FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套标定功率：4.1KW 标定转速：3600r/min 启动方式:手拉起动 燃油种类：柴油 工作状态外形尺寸：mm1740*1150*1000 作业速度：0.1~0.3m/s 扶把震动≤50 作业小时生产率：≥0.04hm²（h.m） 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm² 工作幅宽：1150mm发动机输出：直联 刀辊：齿轮转动 刀辊设计转速：快档140/min 慢档：80r/min最大回转半径180mm总安装倒数：32把 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器形式：摩擦片式 状态：常开","700","渝2019142","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1530×1010×980;\n作业速度m/s:0.1～0.3;\n作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04;\n单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30;\n工作幅宽mm:1000;\n快档：130 慢档：90；","700","T201950500099","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1470×810×950;\n作业速度m/s:0.1～0.3;\n作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04;\n单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35;\n工作幅宽mm:800;","700","T201950500100","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1740×1360×1010;\n作业速度m/s:0.1～0.3;\n作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04;\n单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30;\n工作幅宽mm:1350;\n快档：135 慢档：80；","700","T201950500101","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4.1kW;","型号名称：1WG-4Q微耕机；【配套发动机】标定功率：4.1KW；标定转速r/min：3600；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1640×910×890；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度水平方向：90度；扶把调整幅度垂直方向：30度；旋耕刀型号：IIIS185；刀辊最大回转半径mm：185；总安装刀数把：24；型式：涨紧式；状态（常开、常闭）：常开","700","部20170993","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q(Z)","配套功率:4kW;","型号名称：1WG-4Q(Z)微耕机；【配套发动机】标定功率：4.0KW；标定转速r/min：3600；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×690×900；工作幅宽mm：650；发动机输出传动方式：轴传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向：180度；扶把调整幅度垂直方向：30度；旋耕刀型号：150；刀辊最大回转半径mm：150；总安装刀数把：16；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态（常开、常闭）：常开","700","部20190342","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","1、产品型号：1WG4.0-105FC-ZC；2、结构形式：手持式；3、配套发动机标定功率：4.0KW；4、配套发动机标定转速：3600r/min;5、配套发动机启动方式：手拉启动；6、配套发动机燃油种类：柴油；7、外形尺寸：1750×1060×1050mm;8、作业速度：0.1~0.3m/s；9、扶把振动：≤50m/s²；10、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；11、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；12、工作幅宽：1050mm；13、发动机输出传动方式：直联；14、刀棍传动方式：齿轮传动；15、扶把调整幅度（水平方向）：0°；16、扶把调整幅度（垂直方向）：90°；17、刀棍设计转速：快档，148r/min;慢档，84r/min;18、刀棍最大回转半径：180mm;19、刀棍总安装刀数：32把；20、旋耕刀型式：旱地刀；21、主离合器型式：摩擦片式；22、主离合器状态：常开。","700","T201950500082","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1.规格型号：1WG4.0-80FQ-ZC; 2.结构型式：前置式; 3.配套发动机类型：170F/P汽油机;4.配套发动机标定功率：4.0KW; 5.配套发动机额定转速：3600r/min; 6.外形尺寸（长×宽×高）：1665×800×970mm; 7.传动方式：齿轮传动; 8.联接方式：直联; 9.扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向220°; 10.刀棍最大回转半径：155mm； 11.刀棍总安装刀数：24把； 12.旋耕刀型号：旱地刀; 13.主离合型式：摩擦片式； 14.耕宽：800mm","700","渝2018160","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","1、产品型号：1WG4.0-95FC-ZC；2、结构形式：手持式；3、配套发动机标定功率：4.05KW；4、配套发动机标定转速：3600r/min;5、配套发动机启动方式：手拉启动；6、配套发动机燃油种类：柴油；7、外形尺寸：1530×960×950mm;8、作业速度：0.1~0.3m/s；9、扶把振动：≤50m/s²；10、作业小时生产率：≥0.04hm²/（h•m）；11、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；12、工作幅宽：950mm；13、发动机输出传动方式：直联；14、刀棍传动方式：齿轮传动；15、扶把调整幅度（水平方向）：0°；16、扶把调整幅度（垂直方向）：90°；17、刀棍设计转速：快档，130r/min;慢档，95r/min;18、刀棍最大回转半径：180mm;19、刀棍总安装刀数：24把；20、旋耕刀型式：旱地刀；21、主离合器型式：摩擦片式；22、主离合器状态：常开。","700","T201950500086","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆润浩机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","1.规格型号：1WG4.0-95FQ-DL; 2.结构型式：前置式; 3.配套发动机类型：170F/P汽油机;4.配套发动机标定功率：4.0KW; 5.配套发动机额定转速：3600r/min; 6.外形尺寸（长×宽×高）：1600×950×890mm; 7.传动方式：链条传动; 8.联接方式：皮带; 9.扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向208°; 10.刀棍最大回转半径：180mm； 11.刀棍总安装刀数：24把； 12.旋耕刀型号：旱地刀; 13.主离合型式：张紧轮式； 14.耕宽：950mm","700","渝2017050","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135","配套功率:6.3kW;","型号名称：1WG6.3-135型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KAGS450-2柴油机，配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司，配套发动机标定功率：6.3kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1770mm×1350mm×1000mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤25m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）90（º），刀辊设计转速：快档130r/min；慢档75r/min，刀辊最大回转半径：195mm，刀辊总安装刀数：40把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","700","T201943430011","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100","配套功率:4.05kW;","型号名称：1WG4.0-100型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机，配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司，配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min,配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尽寸（长*宽*高）1500mm*1030mm*970mm,作业速度：0.1-0.3m/s,扶把振动：≤25m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档：160；慢档115r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","700","T201943430008","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WGQ4.0-110","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WGQ4.0-110型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：ZX170F/P汽油机，配套发动机生产企业：重庆展雄机械制造有限公司，配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1430mm×1100mm×930mm，作业速度：0.1-0.2m/s，扶把振动：≤25m/s2，作业小时生产率：≥0.06hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤10kg/hm2，工作幅宽：1100mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档220r/min；慢档160r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式：主离合器状态：常开","700","T201943430012","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135","配套功率:5.3kW;","型号名称：1WG5.3-135型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KM186FA柴油机，配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司，配套发动机标定功率：5.3KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1770mm×1350mm×990mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤25m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1350mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档160r/min；慢档115r/min，刀辊最大回转半径：195mm，刀辊总安装刀数：40把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","700","T201943430010","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105","配套功率:4.1kW;","型号名称：1WG4.1-105型微耕机，结构型式：手持式，配套发动机型号名称：KAGS350柴油机，配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司，配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1070mm×990mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤25m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1050mm，发动机输出传动方式：齿轮传动，刀辊传动方式：齿轮，扶把调整幅度（水平方向）：0（º），扶把调整幅度（垂直方向）：90（º），刀辊设计转速：快档130r/min；慢档75r/min，刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开","700","T201943430009","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江武义亨辉机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.5Q","配套功率:5.5kW;","外形尺寸（长x宽x高）：1560x720x1150mm；结构质量：86kg；传动方式：皮带传动；链接方式：皮带链接；刀辊设计转速：205r/min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：1T175；主离合器形式：牙嵌离合；耕宽：650mm；","700","部20170988","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×960×1000 mm；工作幅宽(cm)950；结构质量（kg）：67；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019137","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-75FQ-DL","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-75FQ-DL型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1550mmX790mmX880mm、工作幅宽：750mm、传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、刀辊设计转速：快档:115 慢档85r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：18把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开。","700","T201950500058","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-95FQ-ZCA型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）1450mmX960mmX950mm、工作幅宽：950mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：160r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：离心离合式、主离合器状态：常开。","700","T201950500057","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-100FQ-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1500mmX1000mmX1000mm、工作幅宽：1000mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:120 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","700","T201950500059","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-105FC-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1700mmX1060mmX1050mm、工作幅宽：1050mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","700","T201950500056","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","型号名称：1WG4.05-100FC-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.05kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1530mmX1000mmX1020mm、工作幅宽：1000mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:120 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","700","T201950500062","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","型号名称：1WG6.3-135FC-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：6.3kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1650mmX1360mmX1050mm、工作幅宽：1350mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：38把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","700","T201950500060","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-60FQ-ZC型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1500mmX750mmX900mm、工作幅宽：600mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：220r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","700","T201950500061","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钢钦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-D","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（mm):1500×1000×850；结构质量（kg)：55；传动方式:链条传动；连接方式：直联式；耕宽：1000mm，总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：旱地刀。","700","渝2016018","2020-12-31","非通用类","重庆市",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG6.2-140FC-ZC","配套功率:6.2kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：6.2KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×1410×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500048","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1010×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500050","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1060×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500044","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×1010×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500051","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1430×1010×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500055","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北大地农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4.0kW;","产品配置参数（企业填写）:整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1320×1100×900 ,配套发动机标定功率:4.0kw/3600r/min\n作业速度 :≤1.3m/s,作业小时生产率:≤0.125hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤15kg/hm2,\n工作幅宽:1100mm,刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:180mm,","700","鄂2016042","2020-12-31","非通用类","湖北省",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北大地农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60","配套功率:4.05kW;","产品配置参数（企业填写）: 整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1470×690×990,配套发动机标定功率:4.05kw/3600r/min\n作业速度 :≤0.27m/s,作业小时生产率:≤0.06hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤7.5kg/hm2,\n工作幅宽:680mm,刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:165mm,","700","鄂2019302","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北大地农业机械有限公司","微耕机","1WG5.3-105","配套功率:5.3kW;","产品配置参数（企业填写）:整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1670×1080×1000,配套发动机标定功率:5.3kw/3000r/min\n作业速度 :≤0.27m/s,作业小时生产率:≤0.06hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤7.5kg/hm2,\n工作幅宽:1050mm,刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:185mm,","700","鄂2019303","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-96FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：960mm；发动机输出撺方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500032","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号：YH170F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500036","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套发动机型号：KAGS350柴油机；配套发动机标定功率：4.1KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500041","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机型号：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500040","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WG4.5-105FQ-ZC","配套功率:4.5kW;","配套发动机型号：YH177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀","700","T201950500034","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1、型号名称：1WG4.0-100FQ-ZC型微耕机。2、标定功率：4.0KW。3、标定转速：3600r/min。4、起动方式：反冲式手拉起动。5、燃油种类：汽油、6、工作状态外形尺寸（长*宽*高）:1580*1000*1120mm 。7、作业速度（m/s）：0.1～0.3、8、作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)、9、单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡   10、工作幅宽：1000mm、11、传动方式发动机输出：直联、12、传动方式刀辊：齿轮传动、13、扶把调整幅度：水平方向：0°，垂直方向：80°。14、刀辊设计转速：快档：125r/min、慢档：90r/min。15、刀辊最大回转半径：180mm。16、总安装刀数：24把。17、旋耕刀型号：旱地刀。18、主离合器型式：摩擦片式。19、主离合器状态：常开。","700","渝2018209","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆舰帏机械有限公司","微耕机","1WG4.0-66FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-66FQ-ZC，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动，燃油种类：汽油，外形尺寸：1390*800*880，作业速度（m/s）：0.1～0.3，作业小时生产率:≥0.04h㎡/(h*m)，单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡   工作幅宽：660mm，发动机输出：直联，传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向：120°，垂直方向：25°，刀辊设计转速：173r/min，旋耕刀型号：旱地刀，刀辊最大回转半径：180mm，总安装刀数：24，主离合器型式：离心式，主离合器状态：常开。","700","渝2018025","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WG4.0-77FC-ZC","配套功率:4.05kW;","发动机标定功率：4.05kW；发动力标定转速：3600r/min；发动机燃油种类：柴油；生产厂家：重庆宏美科技有限公司；整机外形尺寸（长*宽*高）/mm：1660*780*1030；工作幅宽：770mm；发动机传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019141","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:5.3、标定转速r/min:3000；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1760×1360×1030；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：80；刀辊设计转速r/min：快档：130，慢档:85；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500094","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆芸析机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1600×960×1020;\n作业速度m/s:0.1～0.3;\n作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04;\n单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35;\n工作幅宽mm:950;\n设计转速r/min:快档：130；慢档：95;","700","渝2019009","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG6.3","配套功率:6.3kW;","型号名称:1WG6.3；结构型式:手持式；配套发动机型号名称:KAGS450-2柴油机；配套发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率:6.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1070×1120mm；扶把振动：≤10.5m/s2；作业小时生产率：0.07-0.125hm2/(h·m)；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：不可调；扶把调整幅度（垂直方向）：230（o）；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","700","鄂2019247","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东乐佳佳机电科技有限公司","微耕机","1WGZ-4Q","配套功率:4.0kW;","型号名称   1WGZ-4Q微耕机\n配套发动机标定功率：4.0KW\n配套发动机标定转速：3600 r/min\n工作状态a外形尺寸(长×宽×高)：1550×650×960（单位mm）\n工作幅宽：500mm\n发动机输出传动方式：轴传动\n刀辊传动方式：轴传动\n扶把水平方向调整幅度：左右各45°\n扶把垂直方向调整幅度：30°\n旋耕刀型号：WG160\n刀辊最大回转半径：160mm\n总安装刀数：12把\n主离合器型式：摩擦片式\n主离合器状态：常开","700","部20190633","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG4.1","配套功率:4.1kW;","型号名称:1WG4.1；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KAGS350柴油机；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率：4.1KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1100×1100（mm）；扶把振动≤10.5m/s2；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：不可调；扶把调整幅度（垂直方向）：230；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","700","鄂2019245","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖北思普瑞机械有限公司","微耕机","1WG5.3","配套功率:5.3kW;","型号名称：1WG5.3；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KM186FA柴油机；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率：5.3kW；配套发动机标定转速：3000r/min；起动方式：手拉绳式；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1740×1070×1120mm；扶把振动:≤10.5m/s2；作业小时生产率：0.07-0.125hm2/(h·m)；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：不可调；扶把调整幅度（垂直方向）：230（o）；刀辊设计转速：120r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式Ⅱ型旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：离/合","700","鄂2019246","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆祥悦机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW:4.0、标定转速r/min:3600；启动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1760×1060×1030；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；扶把振动：≤50；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1050；发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：80；刀辊设计转速r/min：快档：130，慢档85；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500096","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-115FC-ZC","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：前置式；配套动力：KM178FD风冷柴油机（ECU控制）；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；外形尺寸：1720×1360×1020；结构质量：100.0kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向210°）；刀辊（转速r/min：快档145；慢档82；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型号：II 型旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；耕宽：1150；耕深：≥100；作业速度：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30","700","T201950500016","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-105FC-ZC","配套功率:4.05kW;","结构形式 ：前置式；配套动力：KM173FAD风冷柴油机（ECU控制）；标定功率：4.05KW；转速：3600r/min；外形尺寸：1580×1000×950；结构质量：82.0kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向210°）；刀辊（转速r/min：快档129；慢档93；最大回转半径：175mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型号：II 型旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；耕宽：1050；耕深：≥100；作业速度：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30","700","T201950500014","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","结构形式 ：前置式；配套动力：KM186FA风冷柴油机（国三）；标定功率：5.3KW；转速：3000r/min；外形尺寸：1780×1350×800；结构质量：125.0kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向210°）；刀辊（转速r/min：快档128；慢档66；最大回转半径：175mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型号：II 型旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；耕宽：1200；耕深：≥100；作业速度：0.1~0.3；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30","700","T201950500015","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1630×1000×930；工作幅宽(cm)100；结构质量（kg）：80；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：II型旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","700","部20151917","2019-12-31","非通用类","重庆市",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG6.3-130FC-ZC","配套功率:6.3kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：6.3KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×1310×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500049","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WG5.7-130FC-ZC","配套功率:5.7kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：5.7KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×1310×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","700","T201950500047","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC1","配套功率:4.0kW;","结构形式：手持式，配套发动机标定功率：4.0（KW），配套发动机标定转数：3600（r/min），配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油 ，整机外形尺寸（长x宽x高）：1390x960x970(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）；扶把震动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）； 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡）；工作幅宽：950（mm）；发动机输出传动方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动； 刀辊设计转速：120 （r/min）； 刀辊最大回转半径：180（mm）；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型式:旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","700","T201950500093","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、燃油种类：汽油、工作状态外形尺寸（长×高×宽）mm：1600×910×1000、作业速度：m/s：0.1～0.3、工作幅宽：900mm、","700","T201950500089","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆美多盈机械有限公司","微耕机","1WG4.0-80FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、整机外形尺寸（长×宽×高）：1550×800×700、作业速度m/s：0.05～0.2、工作幅宽：800mm、","700","T201950500088","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.05-97FC-ZC","配套功率:4.05kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1620*980*1000；工作幅宽（mm）：970；结构质量（kg）:     90      ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","T201950500023","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG6.2-132FC-ZC","配套功率:6.2kW;","标定转速（r/min）：3000。;外形尺寸（长×宽×高）mm：1780*1330*1020；工作幅宽（cm）：132；结构质量（kg）:   108       ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","700","T201950500022","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[392,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.2-96FQ-ZC","配套功率:4.2kW;","标定转速（r/min）：3600;外形尺寸（长×宽×高）mm：1580*970*980；工作幅宽（mm）：960；结构质量（kg）:   70        ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019151","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[393,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WG4.05-96FC-ZC","配套功率:4.05kW;","标定转速（r/min）：3600；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600*970*980；工作幅宽（mm）：960；结构质量（kg）:   84        ；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","700","渝2019152","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[394,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东迅迪机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率:4kW;","规格型号：1WG-4Q；结构型式：前置式；【配套发动机】生产企业：日照市立盈机械制造有限公司  重庆全景机械制造有限公司；型号名称：170F型汽油机；结构型式：立式、单缸、四冲程；标定功率：4.0KW;标定转速r/min：3600；启动方式：手拉式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1630×920×910；结构质量：76kg；传动方式：皮带传动；连接方式：直连；扶把调整幅度水平方向：90度；扶把调整幅度垂直方向：30度；刀辊转速r/min：低：101，高：133；刀辊最大回转半径mm：185；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：涨紧轮式；耕宽mm：920；耕深mm：≥100；作业速度m/s：0.1-0.3；作业小时生产率h㎡/（h.m）：0.04-0.1；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡：≤28","700","2017TJ252","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[395,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东迅迪机械有限公司","微耕机","1WG-4Q（Z）","配套功率:4kW;","规格型号：1WG-4Q(Z)；结构型式：前置式；【配套发动机】生产企业：日照市立盈机械制造有限公司  重庆全景机械制造有限公司；型号名称：170F型汽油机；结构型式：立式、单缸、四冲程；标定功率：4.0KW;标定转速r/min：3600；启动方式：手拉式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×920×950；结构质量：70kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连；扶把调整幅度水平方向：90度；扶把调整幅度垂直方向：30度；刀辊转速r/min：低：50，高：120；刀辊最大回转半径mm：185；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：湿式；耕宽mm：920；耕深mm：≥100；作业速度m/s：0.1-0.3；作业小时生产率h㎡/（h.m）：0.04-0.1；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡：≤28","700","2017TJ253","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[396,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套动力标定功率:4.1KW,标定转速：3600r/min,柴油机动力","700","渝2019073","2023-12-31","非通用类","重庆市",""]
[397,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优马犁农机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1WG4.0-100FQ-ZC 型微耕机形式为手持式。配套动力为170F/P单缸、四冲程、风冷、汽油机（最大功率4.0KW,转速3600r/min）,启动方式为手拉反冲启动，变速箱内为齿轮传动。结构质量65kg， 外形尺寸1550mm×1000mm×960mm,耕宽1000mm,作业速度0.1m/s～0.3m/s,设计作业小时生产率≥0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/h㎡.主离合器为摩擦片式","700","部20170471","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[398,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优马犁农机制造有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率:4.0kW;","1WG4.0Q 型微耕机形式为手持式。配套动力为1P75F 单缸、垂直轴、四冲程、强制风冷、顶置气门试汽油机（最大功率4.0KW,转速3600r/min）,启动方式为手拉反冲启动，变速箱内为齿轮传动。结构质量60kg， 外形尺寸1470mm×1000mm×940mm,耕宽1000mm,作业速度0.1m/s～0.3m/s,设计作业小时生产率≥0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/h㎡.主离合器为摩擦片式","700","部20170470","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[399,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优马犁农机制造有限公司","微耕机","1WG5.4-135FQ-ZC","配套功率:5.4kW;","1WG5.4-135FQ-ZC 型微耕机形式为手持式。配套动力为177F单缸、四冲程、强制风冷、顶置气门试汽油机（最大功率5.4KW,转速3600r/min）,启动方式为手拉启动，变速箱内为齿轮传动。结构质量80kg，外形尺寸1800mm×1350mm×935mm,耕宽1350mm,作业速度0.1m/s～0.3m/s,设计作业小时生产率≥0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤40kg/h㎡.主离合器为摩擦片式","700","部20170472","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[400,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优马犁农机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC-X","配套功率:4.0kW;","1WG4.0-100FQ-ZC-X 型微耕机形式为手持式。配套动力为170F/P单缸、四冲程、强制风冷、汽油机（最大功率4.0KW,转速3600r/min）,启动方式为手拉反冲启动，变速箱内为齿轮传动。结构质量80kg， 外形尺寸1550mm×1000mm×960mm,耕宽1000mm,作业速度0.1m/s～0.3m/s,设计作业小时生产率≥0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/h㎡.主离合器为摩擦片式.\"","700","部20170473","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[401,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优马犁农机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1WG4.0-60FQ-ZC微耕机，配套动力170F/P单缸、四冲程、风冷、汽油机（最大功率4.0KW,转速3600r/min）,手拉启动式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:1480*660*860;工作速度0.1-0.3m/s;作业小时生产率：≥0.03hm²/(h.m);单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²;工作幅宽600mm；传动方式：发动机输出：直联；刀辊：齿轮转动；扶把调整幅度水平方向0°，垂直方向30°;刀辊设计最高转速260r/min,最大回转半径：175mm，总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开：结构质量：38KG","700","渝2018134","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[402,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优马犁农机制造有限公司","微耕机","1WG5.4-135FQ-ZC-X","配套功率:5.4kW;","1WG5.4-135FQ-ZC-X 型微耕机形式为手持式。配套动力为177F单缸、四冲程、强制风冷、顶置气门试汽油机（最大功率5.4KW,转速3600r/min）,启动方式为手拉启动，变速箱内为齿轮传动。结构质量100kg，\n外形尺寸1800mm×1350mm×935mm,耕宽1350mm,作业速度0.1m/s～0.3m/s,设计作业小时生产率≥0.04h㎡/(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤40kg/h㎡.主离合器为摩擦片式.\"","700","部20170474","2021-12-31","非通用类","重庆市",""]
[403,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05","配套功率:4.05kW;","发动机功率:4.05KW,     配套发动机型号名称CG173F柴油机    结构型式前置式、双驱动轮","700","部20151005","2019-12-31","非通用类","江西省",""]
[404,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","微耕机","1WG4(原：1WG4D）","配套功率:4.0kW;","配套功率(KW):4.0；动力：170F汽油机,制造商：重庆实壹在机械制造有限公司；配套发动机结构型式：四冲程风冷 配套发动机起动方式：手拉启动， 结构型式:后置式 标定转速（r/min）：3600 外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×720×980；结构质量（kg）：39；传动方式：齿轮传动；连接方式：皮带联接；旋耕刀型号：195；总安装刀数量(把)：20；主离合器型式：张紧轮式,工作幅宽(mm)720 刀辊最大回转半径:195mm","700","部20160324","2020-12-31","非通用类","江西省",""]
[405,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","多功能微耕机","1WG4D","配套功率:4.0kW;","配套功率(KW):4.0；动力：170F汽油机,制造商：重庆实在机械制造有限公司；配套发动机结构型式：四冲程风冷  配套发动机起动方式：手拉启动，结构型式:前置式   标定转速（r/min）：3600\n外形尺寸（长×宽×高)mm：1620×720×980；结构质量（kg）：39；传动方式：齿轮传动；连接方式：皮带联接；旋耕刀型号：195；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧轮式,工作幅宽(mm)720   刀辊最大回转半径:195mm   \"","700","江西省2016第015号","2020-12-31","非通用类","江西省",""]
[406,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","宁津县永升机械制造有限公司","谷物播种机","2BXF-9","播种行数:9行;","型号名称/2BXF-9型谷物播种机\n结构型式/悬挂式；机械式\n配套动力范围kW14.7～29.4\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm1840×1840×1160\n作业速度范围km/h3～6\n作业小时生产率hm2/h0.20～0.33\n行距cm17\n工作行数行9\n工作幅宽cm153\n排种器型式/滚齿式\n排种器数量个9\n排肥器型式/外槽轮式\n排肥器数量个7\n排种开沟器型式/双圆盘式\n排种开沟器数量个9\n排种开沟器深度调节范围mm0～50\n排肥开沟器型式/尖铲式\n排肥开沟器数量个4\n排肥开沟器深度调节范围mm0～50\n排种/排肥驱动方式/地轮驱动\n种/肥箱容积L81/81\n排量调节方式/变速式(种)/螺纹式(肥)\n传动机构型式/齿轮传动+万向节(种)/链传动(肥)\n地轮型式/滚筒式\n地轮直径mm400\n地轮高度调节范围/0～100\n覆土器型式/圆盘(前)+滚龙(后)\n镇压器型式/滚筒式","670","鲁T2019004","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[407,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","防缠绕大豆播种机","2BFCR-7","播种行数:7行;","型号\t/\t2BFCR-7\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1350×1900×1300\n结构质量\tkg\t450\n行距\tcm\t20\n工作行数\t行\t7\n工作幅宽\tcm\t140\n排种器形式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t7\n排肥器形式\t/\t/\n排肥器数量\t个\t/\n传动机构形式\t/\t链条传动\n开沟器形式\t/\t锄铲式\n地轮形式\t/\t钢轮\n地轮直径\tcm\t￠60\n配套动力范围\tkW\t9.0～22\n纯工作小时生产率\thm²/h\t0.50～0.80","670","2016TJ454","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[408,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","郓城县工力有限公司","小麦宽幅精量播种机","2BJK-9×2","播种行数:9行;","配套动力：37-44kW轮式拖拉机、外形尺寸：1315×2530×1180（mm）、结构质量：260kg、行距：27cm（可调）、工作行数：9行、工作幅宽：243cm（可调）传动机构型式：链传动、排种器型式：窝眼轮式、排种器数量：9×2个、开沟器型式：锄铲式、开沟器数量：9个、种子箱容积：130L、地轮型式：橡胶辐板圆轮、地轮直径：39cm、镇压器型式：橡胶辐板圆轮、","670","鲁T2017132","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[409,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","郓城县工力有限公司","小麦宽幅精量播种机","2BJK-8×2","播种行数:8行;","配套动力：37-44kW轮式拖拉机、外形尺寸：1190×2270×1180（mm）、结构质量：255kg、行距：27cm（可调）、工作行数：8行、工作幅宽：216cm（可调）传动机构型式：链传动、排种器型式：窝眼轮式、排种器数量：8×2个、开沟器型式：锄铲式、开沟器数量：8个、种子箱容积：120L、地轮型式：橡胶辐板圆轮、地轮直径：39cm、镇压器型式：橡胶辐板圆轮、","670","鲁T2017133","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[410,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","播种行数:9行;","1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1950mm×1890mm×1150mm；      3)行数：9行  4)行距：190mm； 5).工作幅宽：1.71m；6)排种器型式：外槽轮，数量9个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；","670","冀2018T—196","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[411,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-8","播种行数:8行;","1结构型式：机械式、悬挂式；2)外形尺寸（长×宽×高）： 1950mm×1730mm×1150mm；      3)行数：8行  4)行距：190mm； 5).工作幅宽：1.52m；6)排种器型式：外槽轮，数量8个；7）传动机构形式：轴传动+链传动；8)开沟器形式：种（双圆盘），肥（铲式） ；","670","冀2018T—196","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[412,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","唐河县大华机械设备有限公司","条播机","2BXF-10","播种行数:10行;","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：210cm；行距：21cm；工作行数：10行；排种器数量：10个；排肥器数量：5个；排量调节方式：挡位调节+侧边螺纹调节；播种部分传动方式：地轮+万向节；地轮型式：笼式镇压辊；地轮直径：Φ375mm；镇压器型式：笼式镇压辊。","670","鄂2019308","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[413,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","唐河县大华机械设备有限公司","条播机","2BXF-8","播种行数:8行;","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：168cm；行距：21cm；工作行数：8行；排种器数量：8个；排肥器数量：4个；排量调节方式：挡位调节+侧边螺纹调节；播种部分传动方式：地轮+万向节；地轮型式：笼式镇压辊；地轮直径：Φ375mm；镇压器型式：笼式镇压辊。","670","鄂2019308","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[414,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","西安亚澳农机股份有限公司","圆盘施肥播种机","2BF-13","播种行数:13行;","配套动力:58.8-73.5kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1880*2500*1270MM；耕幅:2200MM；播种行数:13行","890","陕2017011","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[415,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","防缠绕大豆播种机","2BFCR-15","播种行数:15行;","型号\t/\t2BFCR-15\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1350×3400×1300\n结构质量\tkg\t650\n行距\tcm\t18\n工作行数\t行\t15\n工作幅宽\tcm\t270\n排种器形式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t15\n排肥器形式\t/\t/\n排肥器数量\t个\t/\n传动机构形式\t/\t链条传动\n开沟器形式\t/\t锄铲式\n地轮形式\t/\t橡胶轮\n地轮直径\tcm\t￠62\n配套动力范围\tkW\t36.7～88.2\n纯工作小时生产率\thm²/h\t1.10～1.40","890","2016TJ453","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[416,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","防缠绕施肥播种机","2BFS-15/8","播种行数:15行;","型号\t/\t2BFS-15/8\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2200×3460×1340\n结构质量\tkg\t650\n行距\tcm\t18\n工作行数\t行\t15\n工作幅宽\tcm\t270\n排种器形式\t/\t外槽轮式\n排种器数量\t个\t15\n排肥器形式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t8\n传动机构形式\t/\t地轮+链轮\n开沟器形式\t/\t锄铲式\n地轮形式\t/\t橡胶轮胎\n地轮直径\tcm\tΦ62\n配套动力范围\tkW\t66.1-95.6\n纯工作小时生产率\thm2/h\t1.1-1.4","890","2017TJ261","2021-12-31","非通用类","安徽省",""]
[417,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","宁津县永升机械制造有限公司","谷物播种机","2BXF-14","播种行数:14行;","型号规格/2BXF-14\n结构型式/悬挂式\n配套动力范围kW35～66.15\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm2050×2480×1180\n作业速度范围km/h4～7\n作业小时生产率hm2/h0.6～1.2\n行距mm150\n工作行数行14\n工作幅宽m2.1\n排种器/排肥器型式/滚齿式/外槽轮式\n排种器/排肥器数量个14/9\n排种器/排肥器驱动方式/万向节+链条\n种/肥箱容积L120/120\n排量调节方式/变速式（种）/螺纹式（肥）\n传动机构型式/地轮+万向节+链条\n开沟器型式/双圆盘式/双圆盘式\n开沟器数量个14/7\n开沟器深度调节范围mm/\n地轮型式/波纹圆柱\n地轮直径mmΦ400\n地轮高度调节范围mm0～100\n覆土器型式/(前)搅龙+（后）滚笼\n镇压器型式/波纹圆柱","890","部20190374","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[418,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","宁津县永升机械制造有限公司","谷物播种机","2BXF-12","播种行数:12行;","型号规格/2BXF-12\n结构型式/悬挂式\n配套动力范围kW35～66.15\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm2020×2130×1180\n作业速度范围km/h4～6\n作业小时生产率hm2/h0.5～0.9\n行距mm150\n工作行数行12\n工作幅宽m1.8\n排种器/排肥器型式/滚齿式/外槽轮式\n排种器/排肥器数量个12/8\n排种器/排肥器驱动方式/万向节+链条\n种/肥箱容积L104/104\n排量调节方式/变速式（种）/螺纹式（肥）\n传动机构型式/地轮+万向节+链条\n开沟器型式/双圆盘式/双圆盘式\n开沟器数量个12/6\n开沟器深度调节范围mm/\n地轮型式/波纹圆柱\n地轮直径mmΦ400\n地轮高度调节范围mm0～100\n覆土器型式/(前)搅龙+（后）滚笼\n镇压器型式/波纹圆柱","890","部20190373","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[419,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","郓城县工力有限公司","小麦宽幅精量播种机","2BJK-12","播种行数:12行;","配套动力：11-14kW、外形尺寸：1150×1760×1170（mm）、结构质量：170kg、行距：窄8.0 宽19.0（cm）、工作行数：12行、工作幅宽：162cm、传动机构型式：链传动、排种器型式：外囊孔、排种器数量：12个、开沟器型式：锄铲式、地轮型式：橡胶圆轮、地轮直径：38cm、","890","部20152287","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[420,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","山西河东雄风农机有限公司","小麦施肥播种机","2BFG-6/12","播种行数:12行;","外形尺寸(长×宽×高)mm：1370×2230×1100；结构重量kg：292；行距cm：16.5(可调)；工作行数：播种12、施肥6；工作幅宽cm：180；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：12；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6；传动机构：链条传动；开沟器形式：播种双圆盘、施肥箭铲式；地轮形式：钢制滚筒；地轮直径mm：360；配套动力kW：36.8～44.1。","890","晋201839","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[421,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","山西河东雄风农机有限公司","小麦施肥播种机","2BFG-7/14","播种行数:14行;","外形尺寸(长×宽×高)mm：1370×2470×1100；结构重量kg：323；行距cm：16(可调)；工作行数：播种14、施肥7；工作幅宽cm：224；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：14；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：7；传动机构：链条传动；开沟器形式：播种双圆盘、施肥箭铲式；地轮形式：钢制滚筒；地轮直径mm：375；配套动力kW：44.1～66.2。","890","晋201838","2022-12-31","非通用类","山西省",""]
[422,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","西安亚澳农机股份有限公司","圆盘施肥播种机","2BF-12","播种行数:12行;","配套动力:44.1-55.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1880*2300*1270MM；耕幅:2000MM；播种行数:12行","890","陕2017010","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[423,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕条播机","2BFGQ-12(6)(230)","播种行数:12行;","型号规格：2BFGQ-12(6)(230)型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：66.15～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2095×2650×1390mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.4～0.67h㎡/h；工作幅宽：233cm；耕深：≥12cm；旋耕部分： 传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：PⅠ245/PⅠ245左；总安装刀数：128把。条播部分：行距20（24+16）cm；工作行数：12行； 排种/肥器型式：外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：95/140L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘+圆管；数量：6+6个；深度调节范围：0～40mm；地轮：型式：滚筒；直径：400mm；高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","890","鄂2017133","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[424,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕条播机","2BFG-14(8)(230)","播种行数:14行;","型号规格：2BFG-14(8)(230)型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：66.15～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2250×2700×1400mm；作业速度范围：2.48～5km/h；作业小时生产率：0.47～0.73h㎡/h；工作幅宽：233cm；耕深：≥12cm；旋耕部分： 传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；总安装刀数：68把。条播部分：行距:170mm；工作行数：14行； 排种/肥器型式：外槽轮；数量：14/8个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：100/175L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘；数量：14个；深度调节范围：0～40mm；地轮：型式：滚筒；直径：400mm；高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","890","鄂2017132","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[425,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","河南豪丰农业装备有限公司","旋耕条播机","2BFG-12(6)(210)","播种行数:12行;","型号规格：2BFG-12(6)(210)型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：62.5～80.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2130×2410×1400mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.45～0.9h㎡/h；工作幅宽：212cm；耕深：≥12cm；旋耕部分： 传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：ⅠT245/ⅠT245左；总安装刀数：60把。条播部分：行距17cm；工作行数：12行； 排种/肥器型式：外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：93/135L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘/箭铲式（播种/施肥）；数量：12/6个（种/肥）；深度调节范围：20～50/50～90mm（种/肥）；地轮：型式：滚筒；直径：φ400mm；高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。","890","鄂2018028","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[426,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","唐河县大华机械设备有限公司","条播机","2BXF-12","播种行数:12行;","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：252cm；行距：21cm；工作行数：12行；排种器数量：12个；排肥器数量：6个；排量调节方式：挡位调节+侧边螺纹调节；播种部分传动方式：地轮+万向节；地轮型式：笼式镇压辊；地轮直径：Φ375mm；镇压器型式：笼式镇压辊。","890","鄂2019308","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[427,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","郓城县工力有限公司","小麦宽幅精量播种机","2BJK-24","播种行数:24行;","配套动力：44-59kW、外形尺寸：1340×2800×1180（mm）、结构质量：345kg、行距：窄8.0 宽14.5（cm）、工作行数：24行、工作幅宽：270cm、传动机构型式：链传动、排种器型式：外囊孔、排种器数量：24个、开沟器型式：锄铲式、地轮型式：橡胶圆轮、地轮直径：38cm、","4400","部20152286","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[428,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","型号名称/2BYF-2型玉米精量播种机\n结构型式/悬挂式；机械式\n配套动力范围kW13.23～17.64\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm1700×1360×1170\n作业速度范围km/h3～6\n作业小时生产率hm2/h0.33～0.78\n行距cm55～65（可调）\n工作行数行2\n工作幅宽cm110～130\n排种器型式/勺盘式\n排种器数量个2\n排肥器型式/外槽轮式\n排肥器数量个2\n排种开沟器型式/尖铲式\n排种开沟器数量个2\n排种开沟器深度调节范围mm0～50\n排肥开沟器型式/尖铲式\n排肥开沟器数量个2\n排肥开沟器深度调节范围mm0～50\n排种/排肥驱动方式/地轮驱动\n种/肥箱容积L12/60\n排量调节方式/变速式(种)/ 变速式+螺纹式(肥)\n传动机构型式/传动轴+万向节\n地轮型式/胶轮\n地轮直径mm380\n地轮高度调节范围0～50\n覆土器型式/马蹄型\n镇压器型式/胶轮","560","鲁T2019006","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[429,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","型号名称/2BYF-3型玉米精量播种机\n结构型式/悬挂式；机械式\n配套动力范围kW14.7～29.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm1860×1760×1200\n作业速度范围km/h3～6\n作业小时生产率hm2/h0.50～1.17\n行距cm55～65（可调）\n工作行数行3\n工作幅宽cm165～195\n排种器型式/勺盘式\n排种器数量个3\n排肥器型式/外槽轮式\n排肥器数量个3\n排种开沟器型式/尖铲式\n排种开沟器数量个3\n排种开沟器深度调节范围mm0～50\n排肥开沟器型式/尖铲式\n排肥开沟器数量个3\n排肥开沟器深度调节范围mm0～50\n排种/排肥驱动方式/地轮驱动\n种/肥箱容积L12/90\n排量调节方式/变速式(种)/变速式+螺纹式(肥)\n传动机构型式/传动轴+万向节\n地轮型式/胶轮\n地轮直径mm380\n地轮高度调节范围0～50\n覆土器型式/马蹄型\n镇压器型式/胶轮","560","鲁T2019005","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[430,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:否 ;","型号名称\t/\t2BYF-2\n结构型式\t/\t悬挂式\n配套动力范围\tkW\t8.82～23.5\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1720×1240×1200\n作业速度范围\tkm/h\t4～6\n作业小时生产率\thm²/h\t0.25～0.67\n行距\tmm\t550\n工作行数\t行\t2\n工作幅宽\tmm\t1.1\n排种/肥器型式\t/\t勺轮式/外槽轮式\n排种/肥器数量\t个\t2/4\n排种/肥器驱动方式\t/\t地轮\n种/肥箱容积\tL\t25/148\n排量调节方式\t/\t手柄调节\n传动机构型式\t/\t轴+链条传动\n开沟器型式\t/\t锄铲式\n开沟器数量\t个\t4\n开沟器深度调节范围\t㎜\t40～100\n地轮型式\t/\t胶轮\n地轮直径\tmm\tø380\n地轮高度调节范围\t㎜\t50～100\n覆土器型式\t/\t后腿覆土板\n镇压器型式\t/\t地轮","560","2019TJ216","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[431,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","郓城县工力有限公司","玉米精量播种机","2BYD-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","配套动力18-22kW、外形尺寸：1500×1950×1150、结构质量：196kg、行距：55-65（cm）、工作行数：3行、工作幅宽180-200cm、传动机构型式：链传动、排种器型式：勺盘式、排种器数量：3个、排肥器型式：外槽轮式、排种器数量：3个、开沟器型式：犁铲式、开沟器数量：种3个、肥3个、地轮型式：橡胶圆轮、地轮直径：40cm、","560","鄂2017230","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[432,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","郓城县工力有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","配套动力36-54kW、外形尺寸：1500×2400×1100、结构质量：289kg、行距：55-70、工作行数：4行、工作幅宽220-280cm、传动机构型式：链条传动、排种器型式：舀勺式、排种器数量：4个、排肥器型式：外槽轮式、排种器数量：4个、开沟器型式：犁铲式、地轮型式：橡胶轮、地轮直径：40cm、","1200","2017TJ198","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[433,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","郓城县工力有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMFS-6/3-3","播种行数:6行;播种形式:免耕条播 ;作业幅宽:1.56m;","配套动力≧70kW、外形尺寸：2100×1900×1400、行距：260mm（可调）、工作行数：6行、工作幅宽：156cm（外援挡土板起垄间距）、传动机构型式：齿轮+链条+万向节、排种器型式：内囊肿式、排种器数量：6个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：3个、开沟器型式：犁铲式、种/肥箱容积：105/105L、地轮型式：圆柱辊式（胶轮）、地轮直径：400mm、镇压器型式：轮式、破茬清垄工作型式：旋刀、","810","鄂2018063","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[434,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-4/5(180)","播种行数:5行;播种形式:免耕条播 ;作业幅宽:1.8m;","配套动力:33.1-44.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1600*2100*1200MM；工作幅宽:1800MM；播种行数:5行","810","部20152396","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[435,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-4/7(220)","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力:55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1850*2550*1350MM；工作幅宽:2200MM；播种行数:7行","2700","部20152398","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[436,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","郓城县工力有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-8/4","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力≧70kW、外形尺寸：1700×2450×1350、结构质量：652kg、行距：40（可调）、19（可调）间隔、工作行数：8行、工作幅宽236（可调）cm、传动机构型式：齿轮+链条+万向节、排种器型式：外槽轮式、排种器数量：8个、排肥器型式：外槽轮式、排种器数量：4个、开沟器型式：苗带旋耕+锄铲式、种/肥箱容积：101/128L、地轮型式：圆柱辊、地轮直径：48cm、镇压器型式：圆柱辊、破茬清垄工作型式：旋刀、","2700","鄂2017231","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[437,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-4/7（220A）","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力:55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1800*2500*1270MM；工作幅宽:2200MM；播种行数:7行","2700","部20151330","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[438,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-5/8(250)","播种行数:8行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力:55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1870*2850*1370MM；工作幅宽:2500MM；播种行数:8行","2700","部20152397","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[439,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-4/7(200)","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力:55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1850*2350*1350MM；工作幅宽:2000MM；播种行数:7行","2700","部20152399","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[440,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-4/7（200A）","播种行数:7行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力:55.1-66.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1800*2300*1270MM；工作幅宽:2000MM；播种行数:7行","2700","部20151329","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[441,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽华欧机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BF-14/7","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","工作状态外形尺寸1850mm×2800mm×1380mm；工作行数：14行；排种器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：150/200（l）；开沟器数量：7个；地轮高度调节范围：50-200（mm）；型号规格：2BF-14/7；作业速度范围：1～2（km/h）；工作幅宽：2300mm；排肥器型式：外槽轮式；排量调节方式：螺纹式手柄；开沟器深度调节范围：30～80（mm）；破茬清垄工作部件型式：铡切刀；结构型式：三点悬挂；作业小时生产率：0.2～0.4（hm2/h）；排种器型式：外槽轮式；排肥器数量：7个；传动机构型式：地轮+链条；地轮型式：独体中空铁轮；配套动力范围：80～120kw；行距：120+230（组合）（mm）；排种器数量：14个；排肥器驱动方式：地轮驱动；开沟器型式：锄铲式；地轮直径：Φ460mm；镇压器型式：铁轮","4100","2018TJ520","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[442,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","郓城县工力有限公司","小麦免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","配套动力≧70kW、外形尺寸：1700×2850×1350、结构质量：820kg、行距：210mm（可调）、工作行数：12行、工作幅宽：252（可调）cm、传动机构型式：齿轮+链条+万向节、排种器型式：外槽轮式、排种器数量：12个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：6个、开沟器型式：苗带旋耕+锄铲式、种/肥箱容积：117/144L、地轮型式：胶轮、地轮直径：400mm、镇压器型式：胶轮、破茬清垄工作型式：旋刀、","4100","鄂2018065","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[443,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","中国一拖集团有限公司","多功能免耕施肥播种机","2BMF-7/14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","工作行数 行 ：7带14行/14（播种）7（排肥）；配套动力范围 kW ：66.2～88.2；工作幅宽 cm ：224；行距 cm ：20+12（小麦）；外形尺寸（长×宽×高）：1595mm×2465mm×1427mm","4100","部2015426","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[444,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","湖北桦磊农机制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(220)","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称 / 2BFG-12(8)(220) 型旋耕施肥播种机 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸 / 1980×2300×1470 \n工作幅宽 mm 2200 \n旋耕部分传动方式 / 中间传动 \n旋耕部分刀辊旋耕刀型号 / T245 \n旋耕部分刀辊总安装刀数 把 52 \n条播部分行距 mm 170 \n条播部分工作行数 行 12 \n条播部分排种器型式 / 外槽轮式 \n条播部分排种器数量 个 12 \n条播部分排肥器型式 / 外槽轮式 \n条播部分排肥器数量 个 8 \n条播部分种/肥箱容积 L 104／154 \n条播部分排量调节方式 / 手柄 \n条播部分传动机构型式 / 链传动 \n条播部分开沟器型式 / 双圆盘犁 \n条播部分开沟器数量 个 12 \n条播部分地轮型式 / 橡胶轮 \n条播部分地轮直径 mm 540","4100","鄂2018132","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[445,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","湖北桦磊农机制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","型号名称 / 2BMF-12型免耕施肥播种机 \n结构型式 / 机械、悬挂式 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1480×2490×1700 \n行距 mm 170 \n工作行数 行 施肥6、播种12 \n工作幅宽 mm 2040 \n排种器型式 / 离心式 \n排种器数量 个 1 \n排肥器型式 / 外槽轮 \n排肥器数量 个 6 \n种/肥箱容积 L 5.6/220 \n排量调节方式 / 电机转速调速器 \n传动机构型式 / 链条、链轮 \n开沟器型式 / 箭铲式","4100","鄂2019104","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[446,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-18","播种行数:18行;播种形式:免耕条播 ;","外型尺寸(长×宽×高)mm：1840×2530×1720；结构质量kg：790；纯工作小时生产率hm2/h：0.2～0.6；\n 配套拖拉机部分：标定功率kW：66.15-73.5；动力输出轴转速r/min：720；常用作业档次：低Ⅱ；理论前进速度km/h：1～3；\n开沟刀轴部分：工作幅宽cm：225；开沟深度cm：12～16；传动方式：中间；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm：250；刀片数量：68把。\n施肥播种部分：种子/肥箱容积L：188/238；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：9；排种器形式：双线外槽轮；排种器数量：9；排种/排肥器排量调节方式：档位；施肥开沟器形式：箭铲式；施肥开沟器数量：9；播种开沟器形式：箭铲式；播种开沟器数量：9；行距cm：宽行17，窄行8；工作行数：播种18、施肥9；深度调节范围cm：2-6；传动方式：链条、链轮；运输间隙mm: 400。","4100","鄂2019020","2023-12-31","通用类","山西省",""]
[447,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-7/14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","外型尺寸(长×宽×高)mm：1840×2530×1720；结构质量kg：920；纯工作小时生产率hm2/h：0.33～0.77；\n 配套拖拉机部分：标定功率kW：66.2以上；动力输出轴转速r/min：720～760；常用作业档次：低Ⅰ、低Ⅱ；理论前进速度km/h：1.5～3.5；\n开沟刀轴部分：工作幅宽cm：226；开沟深度cm：12～16；传动方式：中间；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267～280；刀辊最大回转半径mm：245；刀片数量：84把；刀片型号：渐开线型；\n施肥播种部分：种子/肥箱容积L：188/238；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：7；排种器形式：双线外槽轮；排种器数量：7；排种/排肥器排量调节方式：档位；施肥开沟器形式：箭铲式；施肥开沟器数量：7；播种开沟器形式：箭铲式；播种开沟器数量：7；行距cm：宽行22.3、窄行10；工作行数：播种14、施肥7；深度调节范围cm：2～6；传动方式：链条、链轮；运输间隙mm: 350。","4100","鄂2019021","2023-12-31","通用类","山西省",""]
[448,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-6/12","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","外型尺寸(长×宽×高)mm：1740×2310×1720；结构质量kg：790；纯工作小时生产率hm2/h：0.27～0.63；\n 配套拖拉机部分：标定功率kW：51.45～62.47；动力输出轴转速r/min：720～760；常用作业档次：低Ⅰ、低Ⅱ；理论前进速度km/h：1.5～3.5；\n开沟刀轴部分：工作幅宽cm：204；开沟深度cm：12～16；传动方式：中间；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267～280；刀辊最大回转半径mm：245；刀片数量：72把；刀片型号：渐开线型；\n施肥播种部分：种子/肥箱容积L：88/130；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：6；排种器形式：双线外槽轮；排种器数量：6；排种/排肥器排量调节方式：档位；施肥开沟器形式：箭铲式；施肥开沟器数量：6；播种开沟器形式：箭铲式；播种开沟器数量：6；行距cm：宽行24、窄行10；工作行数：播种12、施肥6；深度调节范围cm：2～6；传动方式：链条、链轮；运输间隙mm: 350。","4100","鄂2019022","2023-12-31","通用类","山西省",""]
[449,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","山西河东雄风农机有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-22","播种行数:22行;播种形式:免耕条播 ;","外型尺寸(长×宽×高)mm：1840×2950×1720；结构质量kg：890；纯工作小时生产率hm2/h：0.25～0.75；\n 配套拖拉机部分：标定功率kW：80.85以上；动力输出轴转速r/min：720；常用作业档次：低Ⅱ；理论前进速度km/h：1～3；\n开沟刀轴部分：工作幅宽cm：266.2；开沟深度cm：12～16；传动方式：中间；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速r/min：267；刀辊最大回转半径mm：250；刀片数量：72把。\n施肥播种部分：种子/肥箱容积L：224/282；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：11；排种器形式：双线外槽轮；排种器数量：11；排种/排肥器排量调节方式：档位；施肥开沟器形式：箭铲式；施肥开沟器数量：11；播种开沟器形式：箭铲式；播种开沟器数量：11；行距cm：宽行16.2、窄行8；工作行数：播种22、施肥11；深度调节范围cm：2～6；传动方式：链条、链轮；运输间隙mm: 400。","4800","鄂2019019","2023-12-31","通用类","山西省",""]
[450,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","吉林省远航农业机械有限公司","指夹式精密免耕施肥播种机","2BFMG-2","播种行数:2行;播种形式:免耕穴播 ;","（结构型式：牵引式）（配套动力范围：22～66.1kW ）（工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3100×2080×1600mm）（作业速度范围：7.2-8.8km/h）（作业小时生产率：0.3-1.0h㎡/h）（行距：450-750mm（可调））（工作行数：2行）（工作幅宽：900-1500mm）（排种器型式：指夹式(非金属材料)；  数量：2个；  驱动方式：链传动式）（排肥器型式：螺旋搅龙式；  数量：2个  驱动方式：链传动式/马达驱动）（种/肥箱容积：32×2/200×1L）（排量调节方式:塔轮、插板、丝杠组合）（传动机构型式:地轮摩擦、上置式链传动）（开沟器型式:种子/双圆盘；肥/缺口单圆盘；  数量：2个   深度调节范围：40-120mm）（地轮型式：橡胶轮胎；  直径：700mm；高度调节范围：550mm）（破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线轮齿式拨草轮）（覆土器型式：V型设置宽空心橡胶轮）（镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮）","900","吉农机鉴2019-043","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[451,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","吉林省远航农业机械有限公司","指夹式精密免耕施肥播种机","2BFMG-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","（结构型式：牵引式）（配套动力范围：58.8～88.2kW  ）（工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3650×3580×1800mm）（作业速度范围：7.2-8.8km/h）（作业小时生产率：0.7-1.8h㎡/h）（行距：450-750mm（可调））（工作行数：4行）（工作幅宽：1800-3000mm）（排种器型式：指夹式(非金属材料)；  数量：4个；  驱动方式：链传动式）（排肥器型式：螺旋搅龙式；  数量：4个  驱动方式：链传动式/马达驱动）（种/肥箱容积：32×4/200×2L）（排量调节方式:塔轮、插板、丝杠组合）（传动机构型式:地轮摩擦、上置式链传动）（开沟器型式:种子/双圆盘；肥/缺口单圆盘；  数量：4个   深度调节范围：40-120mm）（地轮型式：橡胶轮胎；  直径：700mm；高度调节范围：550mm）（破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线轮齿式拨草轮）（覆土器型式：V型设置宽空心橡胶轮）（镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮）","1600","部20190491","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[452,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","郓城县工力有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMYFS-4/4-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","配套动力≧58.8kW、外形尺寸：2250×2650×1450（mm）、结构质量：960kg、行距：60cm、工作行数：4行、工作幅宽240cm、传动机构型式：齿轮、链传动、排种器型式：勺盘式、排种器数量：4个、排肥器型式：外槽轮式、排种器数量：4个、开沟器型式：犁铲式、开沟器数量：4个、种/肥箱容积：7.5×4/151L、地轮型式：胶轮、地轮直径：40cm、镇压器型式：轮式、破茬清垄工作型式：旋刀、","1600","鄂2017229","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[453,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","大豆免耕施肥播种机","2BMDF-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式：悬挂式；配套动力范围：20.6～29.4kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×1890×1210mm；作业速度范围：2～3km/h；作业小时生产率：0.37～0.55hm2/h；行距：46cm；工作行数：4行；作业幅宽：184cm；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：4个；排种器驱动方式：地轮；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：3个；排肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积：38/95L；种/肥排量调节方式：档位调节/螺纹调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：4（种）+3（肥）个；开沟器深度调节范围：0～50mm；地轮型式：笼式地轮；地轮直径：310mm；地轮高度调节范围：0～90mm；破茬清垄工作部件型式：锄铲转轴式；镇压器型式：笼式地轮。","1600","鄂2019327","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[454,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","大豆免耕施肥播种机","2BMDF-6","播种行数:6行;播种形式:免耕穴播 ;","结构型式：悬挂式；配套动力范围：29.4～47.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×2810×1210mm；作业速度范围：2～3km/h；作业小时生产率：0.55～0.83hm2/h；行距：46cm；工作行数：6行；作业幅宽：276cm；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：6个；排种器驱动方式：地轮；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：5个；排肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积：57/146L；种/肥排量调节方式：档位调节/螺纹调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：6（种）+5（肥）个；开沟器深度调节范围：0～50mm；地轮型式：笼式地轮；地轮直径：310mm；地轮高度调节范围：0～90mm；破茬清垄工作部件型式：锄铲转轴式；镇压器型式：笼式地轮。","3000","鄂2019326","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[455,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","潍坊泰业机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMZF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","形式:指夹式;播种行数:2行;行走形式:牵引式;","1000","鄂2019188","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[456,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","宁安市瑞成科技发展有限公司","免耕机","2BMZF-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：牵引式；排种器型式：指夹式；工作行数：2行；排种器数量：2；配套动力：36.8-47.8KW;","1000","T201923230011","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[457,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMYF-3/3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：悬挂式；配套动力范围：44.1～58.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2060×1920×1220mm；作业速度范围：2～3km/h；作业小时生产率：0.39～0.58hm2/h；行距：65cm；工作行数：3行；作业幅宽：195cm；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量：3个；排种器驱动方式：地轮；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积：31.5/150L；种/肥排量调节方式：档位调节/螺纹调节；传动机构型式：传动轴+链传动；开沟器型式：双圆盘（种）/凿铲式（肥）；开沟器数量：3（种）+3（肥）个；开沟器深度调节范围：0～50（种）/150～200（肥）mm；地轮型式：笼式地轮；地轮直径：290mm；地轮高度调节范围0～50mm；破茬清垄工作部件型式：凿铲式+V型清草板；镇压器型式：V型镇压轮。","1000","鄂2019325","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[458,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMYF-2/2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：悬挂式；配套动力范围：33.1～47.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2060×1300×1220mm；作业速度范围：2～3km/h；作业小时生产率：0.26～0.39hm2/h；行距：65cm；工作行数：2行；作业幅宽：130cm；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量：2个；排种器驱动方式：地轮；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：4个；排肥器驱动方式：地轮；种/肥箱容积：21/92L；种/肥排量调节方式：档位调节/螺纹调节；传动机构型式：传动轴+链传动；开沟器型式：双圆盘（种）/凿铲式（肥）；开沟器数量：2（种）+2（肥）个；开沟器深度调节范围：0～50（种）/100～150（肥）mm；地轮型式：笼式地轮；地轮直径：290mm；地轮高度调节范围0～50mm；破茬清垄工作部件型式：凿铲式+V型清草板；镇压器型式：V型镇压轮。","1000","鄂2019325","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[459,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米免耕施肥精量穴播机","2BYFM-3","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称:2BYFM-3型玉米免耕施肥精量穴播机;结构型式:机械悬挂式;整机外形尺寸:1880×1670×1200mm;行距:600mm; 工作行数:3行；作业幅宽：1800mm;排种器型式:指夹式金属材料;排种器数量:3个；排种器驱动方式：地轮驱动;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排肥器驱动方式：地轮驱动;种/肥箱容积:24/107L;种/肥排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）;传动机构型式:轴式传动;开沟器型式:防缠绕箭铲式; 开沟器数量6（种3+肥3）;地轮型式:橡胶轮;地轮直径:380mm;覆土器型式:仿形轮;镇压器型式:橡胶轮","1000","鄂2019217","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[460,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米免耕施肥精量穴播机","2BYFM-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称:2BYFM-2型玉米免耕施肥精量穴播机;结构型式:机械悬挂式;整机外形尺寸:1880×1370×1200mm;行距:600mm; 工作行数:2行；作业幅宽：1200mm;排种器型式:指夹式金属材料;排种器数量:2个；排种器驱动方式：地轮驱动;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；排肥器驱动方式：地轮驱动;种/肥箱容积:16/79L;种/肥排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）;传动机构型式:轴式传动;开沟器型式:防缠绕箭铲式; 开沟器数量4（种2+肥2）;地轮型式:橡胶轮;地轮直径:380mm;覆土器型式:仿形轮;镇压器型式:橡胶轮","1000","鄂2019217","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[461,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河北双天机械制造有限公司","玉米免耕深施肥精播机","2BMSFY-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","外形尺寸(长×宽×高mm)：2350*2400*1550；结构质量(kg):650；行距(cm):50.0-65.0；工作行数(行）：4；工作幅宽(cm):200-240 排种器形式：指夹式，数量（个）：4；排肥器形式：外槽轮式，数量（个）：8；传动机构形式：轴传动/链传动；开沟器形式：铲式；  地轮形式：滚笼式；地轮直径（cm)40；防堵工作部件形式：拨草轮；配套动力范围(kw）：75-90","1600","冀2016T—147","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[462,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米免耕施肥精量穴播机","2BYFM-5","播种行数:5行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称:2BYFM-5型玉米免耕施肥精量穴播机;结构型式:机械悬挂式;整机外形尺寸:1940×2980×1200mm;行距:600mm; 工作行数:5行；作业幅宽：3000mm;排种器型式:指夹式金属材料;排种器数量:5个；排种器驱动方式：地轮驱动;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排肥器驱动方式：地轮驱动;种/肥箱容积:40/235L;种/肥排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）;传动机构型式:轴式传动;开沟器型式:防缠绕箭铲式; 开沟器数量10（种5+肥5）;地轮型式:橡胶轮;地轮直径:380mm;覆土器型式:仿形轮;镇压器型式:橡胶轮","1600","鄂2019216","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[463,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米免耕施肥精量穴播机","2BYFM-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称:2BYFM-4型玉米免耕施肥精量穴播机;结构型式:机械悬挂式;整机外形尺寸:1940×2360×1200mm;行距:600mm; 工作行数:4行；作业幅宽：2400mm;排种器型式:指夹式金属材料;排种器数量:4个；排种器驱动方式：地轮驱动;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排肥器驱动方式：地轮驱动;种/肥箱容积:32/180L;种/肥排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）;传动机构型式:轴式传动;开沟器型式:防缠绕箭铲式; 开沟器数量8（种4+肥4）;地轮型式:橡胶轮;地轮直径:380mm;覆土器型式:仿形轮;镇压器型式:橡胶轮","1600","鄂2019216","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[464,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕气吸施肥播种机","2BYQF-6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","工作幅宽 :360cm；工作行数：6行；排种器形式：气吸式；排种器数量：6个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：6个；","3900","冀2017T—060","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[465,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-8","播种行数:8行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称 / 2BQFX-8型精量播种机 \n结构型式 / 气吸式；悬挂 \n工作状态a外形尺寸（长×宽×高） mm 2050×2450×1460 \n行距 mm 280 \n工作行数 行 8 \n工作幅宽 mm 2200 \n排种器型式 / 气吸式 \n排种器数量 个 8 \n排肥器型式 / 外槽轮式 \n排肥器数量 个 10 \n种/肥箱容积 L 90/134 \n排量调节方式 / 手柄 \n传动机构型式 / 链传动 \n开沟器型式 / 双圆盘犁 \n开沟器数量 个 10 \n地轮型式 / 橡胶轮式 \n地轮直径 mm 540 \n风机型号名称 / HG-1500 \n叶轮直径 mm 300 \n风机转速 r/min 2900","3900","鄂2018134","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[466,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称 / 2BQFX-6型精量播种机 \n结构型式 / 气吸式；悬挂 \n工作状态a外形尺寸（长×宽×高） mm 1790×2080×1460 \n行距 mm 280 \n工作行数 行 6 \n工作幅宽 mm 2000 \n排种器型式 / 气吸式 \n排种器数量 个 6 \n排肥器型式 / 外槽轮式 \n排肥器数量 个 8 \n种/肥箱容积 L 72/107 \n排量调节方式 / 手柄 \n传动机构型式 / 链传动 \n开沟器型式 / 双圆盘犁 \n开沟器数量 个 8 \n地轮型式 / 橡胶轮式 \n地轮直径 mm 540 \n风机型号名称 / HG-1500 \n叶轮直径 mm 300 \n风机转速 r/min 2900","3900","鄂2018133","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[467,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米免耕施肥精量穴播机","2BYFM-6","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称:2BYFM-6型玉米免耕施肥精量穴播机;结构型式:机械悬挂式;整机外形尺寸:1950×3450×1200mm;行距:600mm; 工作行数:6行；作业幅宽：3600mm;排种器型式:指夹式金属材料;排种器数量:6个；排种器驱动方式：地轮驱动;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：地轮驱动;种/肥箱容积:48/214L;种/肥排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）;传动机构型式:轴式传动;开沟器型式:防缠绕箭铲式; 开沟器数量12（种6+肥6）;地轮型式:橡胶轮;地轮直径:380mm;覆土器型式:仿形轮;镇压器型式:橡胶轮","3900","鄂2019293","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[468,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江常山铭锐机电有限公司","水稻穴直播机","2BDXD-8","播种行数:8行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构型式:悬挂式；工作行数:8行；播种量可调；播种方式:穴直播。","8400","GZNJ/TJ 2019-157","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[469,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江小精农机制造有限公司","水稻开沟穴直播机","2BD-1025","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","结构形式：悬挂式；播机行数：10行；播种行距：250mm；排种式型式：窝眼轮式","8400","GZNJ/TJ 2019-142","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[470,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","湖北桦磊农机制造有限公司","水稻直播机","2BD-8D","播种行数:8行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号名称 / 2BD-8D型水稻直播机 \n结构型式（自走式、悬挂式） / 悬挂式 \n配套机型（悬挂式）品牌型号 / 四轮乘坐式插秧机机头 \n配套机型（悬挂式）标定功率 kW ≥13.5 \n配套机型（悬挂式）标定转速 r/min 2300 \n配套机型（悬挂式）燃油种类 / 柴油 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1050×2320×890 \n播种行数 行 8 \n播种行距 mm 250 \n排种器型式 / 型孔式 \n排种器数量 个 8 \n种箱容积 L 6.5×8 \n排量调节方式 / 隔板定位耳 \n传动机构型式 / 中间动力输出轴传动","8400","鄂2019101","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[471,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","湖北桦磊农机制造有限公司","水稻直播机","2BDX-9","播种行数:9行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","型号名称 / 2BDX-9型水稻直播机 \n结构型式（自走式、悬挂式） / 悬挂式 \n配套机型（悬挂式）品牌型号 / 四轮拖拉机 \n配套机型（悬挂式）标定功率 kW ≥66.2 \n配套机型（悬挂式）标定转速 r/min 2300 \n配套机型（悬挂式）燃油种类 / 柴油 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1940×2480×1500 \n播种行数 行 9 \n播种行距 mm 250 \n排种器型式 / 型孔式 \n排种器数量 个 9 \n种箱容积 L 6.5×9 \n排量调节方式 / 隔板定位耳 \n传动机构型式 / 中间动力输出轴传动 \n穴距调节机构型式 / 齿轮变速箱 \n穴距调节档位数量 个 6","8400","鄂2019102","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[472,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","浙江常山铭锐机电有限公司","高速水稻穴直播机","2BDXZ-8","播种行数:8行;自走四轮乘坐式:是 ;","结构形式:自走四轮乘坐式；工作行数:8行；播种量可调；播种方式:穴直播。","23600","GZNJ/TJ 2019-158","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[473,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","浙江小精农机制造有限公司","自走式水稻开沟穴直播机","2BDZ-1025","播种行数:10行;自走四轮乘坐式:是 ;","自走四轮乘坐式；行数：10行；行距：250mm；穴距：110/120/140/160/170/180/210/240","23600","GZNJ/TJ 2019-143","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[474,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机","湖北桦磊农机制造有限公司","自走式水稻直播机","2BDZ-8","播种行数:8行;自走四轮乘坐式:是 ;","型号名称 / 2BDZ-8型自走式水稻直播机 \n结构型式（自走式、悬挂式） / 自走式 \n配套机型（自走式）标定功率 kW 14.5 \n配套机型（自走式）标定转速 r/min 3600 \n配套机型（自走式）燃油种类 / 汽油 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3870×2320×1700 \n播种行数 行 8 \n播种行距 mm 250 \n排种器型式 / 型孔式 \n排种器数量 个 8 \n种箱容积 L 6.5×8 \n排量调节方式 / 隔板定位耳 \n传动机构型式 / 中间动力输出轴传动 \n穴距调节机构型式 / 齿轮变速 \n穴距调节档位数量 个 6 \n开沟器数量 个 7 \n变速方式 / 液压无级变速（HST）+机械变速2挡 \n行走轮前轮结构型式 / 无内胎车轮 \n行走轮前轮直径 mm 650 \n行走轮后轮结构型式 / 无内胎橡胶凸爪高耳车轮 \n行走轮后轮直径 mm 950","23600","鄂2019103","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[475,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","黑龙江天稻农业机械有限公司","秧盘育秧播种机","2BDP-1000型","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000盘/h;","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)cm.输送传动形式直流调速电机驱动、链条传动.含铺底土、播种、洒水、覆土功能.播种电机功率60w\n148×80×75\n铺土器形式橡胶输送带,排种器形式橡胶输送带.总动力360w.淋水器型式微孔塑料喷管.生产率1000盘/h","3100","黑2018015","2022-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[476,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城健明机电科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","手扶步进式；4行","4200","鄂2019278","2024-07-17","通用类","江苏省",""]
[477,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶式插秧机","2ZF-4","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构尺寸（长*宽*高）：2140mm×1630mm×910mm，工作行数：4行，行距：300mm，穴距：120mm、140mm、160mm、180mm、210mm，插秧深度：10mm-35mm，作业速度：0.34m/s-0.8m/s，单位作业量燃油消耗量： ≤12kg/h㎡，插秧机构型式：曲柄摇杆式，作业小时生产率： 0.13h㎡/h-0.20h㎡/h；发动机功率：3.5kW；制造商：雅马哈动力机械（江苏）有限公司。排放阶段：第二阶段","4200","部20171854","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[478,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","湖北井保田农机装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","结构形式：手扶步进式\n工作行数：4行\n功率：3.3KW","4200","鄂2019262","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[479,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶式插秧机","2ZF-6","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构尺寸（长*宽*高）：2370mm×1930mm×910mm，工作行数：6行，行距：300mm，穴距：120mm、140mm、160mm、180mm、210mm， 插秧深度：10mm-35mm，作业速度：0.3m/s-0.8m/s，作业小时生产率：0.2hm²/h-0.3hm²/h，单位作业量燃油消耗量：≤12kg/hm²，插秧机构型式：曲柄摇杆式；发动机功率：3.5kW；制造商：雅马哈动力机械（江苏）有限公司。排放阶段：第二阶段","5800","部20171855","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[480,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","盐城健明机电科技有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","手扶步进式；6行","5800","鄂2019277","2024-07-17","通用类","江苏省",""]
[481,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","湖北井保田农机装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6A","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构形式：手扶步进式\n工作行数：6行\n功率：3.3KW","5800","鄂2019261","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[482,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","四轮乘坐式；工作行数：6行；外形尺寸：3174*2235*2455mm；行距：300mm；发动机信息：生产厂家：井关农机株式会社；型号：E3112-UP08型；功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；生产厂家：玉柴润威发动机有限公司；型号：3C1104；功率：16.3KW；额定转速：2600r/min；排放阶段：国家第三阶段","28400","鄂2019206","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[483,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","昌邑昌荣机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构尺寸（长*宽*高）：3260mm×2200mm×2330mm ,工作行数：6行；行距：300mm,穴距：100mm,120mm,140mm,160mm,180mm,220mm；插秧深度：15mm-50mm；作业速度：0.28m/s-1.67m/s，作业小时生产率： 0.2hm²/h-0.6hm²/h,单位作业量燃油消耗量： ≤5kg/hm²；配套柴油发动机牌号型号：3TNM68,发动机功率：13.3kW,制造商：YANMAR CO.,LTD,发动机排放阶段：国二","28400","部2015541","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[484,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；工作行数：8行；外形尺寸：3174*2370*2455mm；行距：300mm；发动机信息：生产厂家：井关农机株式会社；型号：E3112-UP08型；功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；生产厂家：玉柴润威发动机有限公司；型号：3C1104；功率：16.3KW；额定转速：2600r/min；排放阶段：国家第三阶段","38600","鄂2019207","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[485,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","高速乘坐式水稻插秧机","2ZG-825Q","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","四轮乘坐式；行数：8行；行距：250mm；株距：110/120/140/160/170/180/210/240","38600","T201933330030","2024-08-01","通用类","浙江省",""]
[486,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","苏州久富农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8A(6F)","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","结构型式:外槽轮+风送系统+步进电机,配套动力:0.4KW,外形尺寸(长×宽×高):475×660×770,工作幅宽:1.8M,传动方式:步进电机，配套6行水稻高速乘坐插秧机，工作行数6行。","6500","黑垦鉴2018092","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[487,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","苏州久富农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4A(8F)","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","结构型式:外槽轮+风送系统+步进电机,配套动力:0.4KW,外形尺寸(长×宽×高)mm:475×660×770,工作幅宽:2.4M,传动方式:步进电机，配套8行水稻高速乘坐插秧机，工作行数8行。","6500","黑垦鉴2018094","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[488,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","南通富来威农业装备有限公司","侧深施肥机","2FC-6F","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","结构质量(KG):55;行数(行):6;施肥量(KG/亩):13-78;施肥深度(MM):40±10;施肥位置(MM):苗侧50±10;肥料类型:颗粒状肥料.","6500","苏农机（2018）第（0068）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[489,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","淮安市众鼎机械制造有限公司","单摆式撒肥机","2FD-280B","形式:摆动式 ;肥箱容积:280L;","配套动力:18~40kw,挂接方式：三点悬挂/\t坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂；动力输出轴：540/720r/min;作业速度：3.5-10km/h;撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~18m,小颗粒(尿素)8~16m,外形尺寸(长*宽*高):1150*680*980mm,肥料类型:大颗粒（2-4.75）mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10~117千克/亩/小颗粒(尿素)10~263千克/亩,出肥口孔数：3个；撒肥方式:单摆式；整机净重：70kg,肥料箱容积:280L","2200","苏农机（2018）第（0409）号","2022-12-31","非通用类","江苏省",""]
[490,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","摆动式撒肥机","江苏闪锐现代农业设备制造有限公司","摆动式撒肥机","2F-750","形式:摆动式 ;肥箱容积:750L;","标准三点悬挂，动力输出轴的转速540rpm,料箱容积750L，颗粒肥料，配套动力36.76-62.5kw.","2200","苏农机（2017）第（0119）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[491,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","江苏闪锐现代农业设备制造有限公司","离心式双圆盘撒肥机","2F-1100","形式:非摆动式 ;肥箱容积:1100L;","标准的三点悬挂，动力输出轴的转速540rpm.料箱容积1100L，颗粒状肥料，配套动力57.69-84.61KW.","1100","苏农机（2015）第（0142）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[492,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","江苏闪锐现代农业设备制造有限公司","单圆盘撒肥机","2FD-500","形式:非摆动式 ;肥箱容积:500L;","标准三点悬挂，动力输出轴转速540rpm,料箱容积500L，颗粒肥料，配套动力30.76-53.84KW","1100","苏农机（2015）第（0140）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[493,"种植施肥机械","施肥机械","撒肥机","其他撒肥机","江苏闪锐现代农业设备制造有限公司","单圆盘撒肥机","2FD-750","形式:非摆动式 ;肥箱容积:750L;","标准三点悬挂  动力输出轴转速540rpm，料箱容积750L，颗粒肥料，配套动力34.61-53.84KW","1100","苏农机（2015）第（0141）号","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[494,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","作业幅宽1m-2m中耕追肥机","邱县骏马机械有限公司","中耕机","3ZF-110A","作业幅宽:1.1-1.3m;形式:自走式 ;","结构形式:动力与耕作部件一体机；配套功率:4.0kW；燃油种类：汽油；外形尺寸:1600×1300×950mm；结构质量:85kg；行距:400-500mm；中耕深度:50-80mm；传动型式:三角带+链传动；中耕行数:3；工作幅宽:1.1m-1.3m","800","冀2018T—226（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[495,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","作业幅宽1m-2m中耕追肥机","邱县骏马机械有限公司","中耕机","3ZF-110B","作业幅宽:1.1-1.3m;形式:自走式 ;","结构形式:动力与耕作部件一体机；配套功率:4.0kW；燃油种类：汽油；外形尺寸:1500×1300×1000mm；结构质量:68kg；行距:400-500mm；中耕深度:50-80mm；传动型式:三角带+链传动；中耕行数:3；工作幅宽:1.1m-1.3m","800","冀2018T—227（续）","2022-12-31","非通用类","河北省",""]
[496,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","作业幅宽1m-2m中耕追肥机","西安亚澳农机股份有限公司","中耕培土盖膜施肥机","3ZFM-2","作业幅宽:1.8m;形式:牵引式 ;","工作幅宽：1800mm","800","甘农机2018143","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[497,"田间管理机械","中耕机械","中耕机","作业幅宽3m-6m中耕追肥机","邱县骏马机械有限公司","中耕机","3ZF-320","作业幅宽:3.2m;形式:牵引式 ;","结构形式:悬挂式；配套动力:58.8-73.5kW；燃油种类：汽油；外形尺寸:690×3200×1100mm；结构质量:200kg；行距:480mm；中耕深度:60-100mm；培土器方式:铲式；中耕行数:7；工作幅宽:3.2m","4400","冀2016T—368","2020-12-31","非通用类","河北省",""]
[498,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0kw。标定转速3600r/min。启动方式：回复式手拉启动。燃油类型：汽油。外形尺寸：1470*710*850mm。。配套锄草工作幅宽600mm。传动方式（发动机输出）：皮带传动。主离合器形式：涨紧轮。主离合器状态：常开。","710","T201937370021","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[499,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGC-4.1","配套功率:4.1kW;","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*830*1000；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：260；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:260。","710","T201950500026","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[500,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机。 结构形式：双轴，轮式。  外形尺寸：1470*710*850mm。  发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器形式：涨紧轮。  主离合器状态：常开。标定功率：4.0kw。  标定转速：3600r/min。配套锄草装置最大工作宽度：6000mm。  配套开沟装置最大工作宽度：240mm","710","T201937370015","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[501,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4D型田园管理机。 结构形式：单轴，轮式。  外形尺寸：1550*730*900mm。  发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器形式：摩擦片。  主离合器状态：常开。标定功率：4.0kw。  标定转速：3600r/min。配套锄草装置最大工作宽度：600mm。  配套起垄装置最大工作高度：250mm","710","T201937370017","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[502,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4型田园管理机。 结构形式：单轴，轮式。  外形尺寸：1550*730*900mm。  发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器形式：涨紧式。  主离合器状态：常开。标定功率：4.0kw。  标定转速：3600r/min。配套除草装置最大工作宽度：600mm。  配套起垄装置最大工作高度：250mm","710","T201937370016","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[503,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0kw。标定转速3600r/min。启动方式：回复式手拉启动。燃油类型：汽油。外形尺寸：1550*730*900mm。。配套锄草工作幅宽600mm。传动方式（发动机输出）：齿轮传动。主离合器形式：摩擦片。主离合器状态：常开。","710","T201937370022","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[504,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂水沭拖机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率4.0kw。标定转速3600r/min。启动方式：回复式手拉启动。燃油类型：汽油。外形尺寸：1550*730*900mm。。配套锄草工作幅宽600mm。传动方式（发动机输出）：皮带传动。主离合器形式：涨紧轮。主离合器状态：常开。","710","T201937370020","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[505,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套功率:4.0kW;","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*830*1000；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：260；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:260。","710","T201950500024","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[506,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆安晓机械有限公司","田园管理机","3TGC-4.05","配套功率:4.05kW;","结构型式：双轴轮式；外形尺寸（长*宽*高）mm:1550*830*1000；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：260；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:260。","710","T201950500025","2023-07-01","非通用类","重庆市",""]
[507,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆佰鼎机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.5kW;","配套发动机型号：YH177F/P汽油机；配套发动机标定功率：4.5KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套开沟装置最大工作幅宽：330mm/配套配套装置最大工作幅宽：330mm","710","T201950500031","2024-07-01","非通用类","重庆市",""]
[508,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.2kW;","型号名称：3TGQ-5型田园管理机。 结构形式：双轴，轮式。  外形尺寸：1830*600*1120mm。  发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器形式：涨紧轮。  主离合器状态：常开。标定功率：5.2kw。  标定转速：1800r/min。配套培土装置最大工作宽度：150mm。  配套开沟装置最大工作宽度：120mm","710","T201937370018","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[509,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套功率:5.8kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1650×600×890； 工作幅宽(cm)：开沟40、锄草60； 传动方式（发动机输出）：直联；总安装刀数量(把)：2； 主离合器型式：磨镲片式。配套开沟器型式：旋转刀片式；配套开沟器传动方式：齿轮传动，开沟器连接方式：直联，开沟深度（cm）≥10 ；  配套锄草装置型式：旋转刀片式，锄草装置数量：2个，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，锄草深度（cm）≥5","710","渝2018141","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[510,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4","配套功率:4.1kW;","1、结构型式：四轴、轮式；2、配套柴油发动机（额定功率为4.1kW、额定转为3600r/min、排放阶段为国三）；3、传动方式：直联；4、主离合器型式：磨镲片式；5、离合状态：常开","710","T201950500013","2023-06-02","非通用类","重庆市",""]
[511,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美澳机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","外形尺寸(长×宽×高):1520×600×890mm； 工作幅宽(cm)：开沟40、锄草60；传动方式（发动机输出）：直联；总安装刀数量(把)：2； 主离合器型式：磨镲片式。配套开沟器型式：旋转刀片式；配套开沟器传动方式：齿轮传动，开沟器连接方式：直联，开沟深度（cm）≥10 ；  配套锄草装置型式：旋转刀片式，锄草装置数量：2个，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，锄草深度（cm）≥5","710","渝2018142","2022-12-31","非通用类","重庆市",""]
[512,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台市伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0Y","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1400*630*980mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，开沟宽幅：23cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅25cm，培土高度10-20cm","710","鲁T2018094","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[513,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台市伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0ZY","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1550*630*980 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：摩擦片式，开沟宽幅：23cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅25cm，培土高度10-20cm","710","鲁T2018093","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[514,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台市伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0AY","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1750*550*960 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，开沟宽幅：20cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅20cm，培土高度10-20cm","710","鲁T2018095","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[515,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4R","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","T201937370014","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[516,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-B","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","鲁T2016067","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[517,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-E","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","鲁T2017077","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[518,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-D","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","鲁T2017076","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[519,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","湖北大地农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4-1K","配套功率:4.0kW;","产品配置参数（企业填写）: 外形尺寸(长×宽×高mm):1530×665×900(开沟状态)、1420×665×930（锄草状态）;\n标定（额定）功率:4kw/3600r/min;配套锄草装置最大工作宽度:600mm;\n配套开沟装置最大工作宽度:290mm","710","鄂2019310","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[520,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","湖北大地农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4-1P","配套功率:4.0kW;","产品配置参数（企业填写）: 外形尺寸(长×宽×高)mm:1470×900×960(培土状态)、1470×900×960(锄草状态)\n标定（额定）功率:4.0kw/3600r/min,配套锄草装置最大工作宽度:600mm\n配套培土装置最大工作宽度:225mm","710","鄂2019311","2024-07-17","非通用类","湖北省",""]
[521,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东驰耐恒新能源有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机。 结构形式：单轴，轮式。  外形尺寸：1510*750*850mm。  发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器形式：摩擦片。  主离合器状态：常开。标定功率：4.0kw。  标定转速：3600r/min。配套培土装置最大工作宽度：250mm。  配套开沟装置最大工作宽度：250mm","710","T201937370019","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[522,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆华世丹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套功率:5.8kW;","结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴轮式；外形尺寸：（长×宽×高）：1850×670×1050mm;扶把水平调整（可调/不可调）:可调；扶把上下调整（可调/不可调）:可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合型式：张紧轮式；主离合状态（常开/常闭）：常开；配套发动机生产企业：宗申；发动机型号名称：H177F汽油机；标定功率：5.8KW;标定转速：1900r/min;配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：140mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：270mm","710","T201950500079","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[523,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊潍林农业装备有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q","配套功率:4.05kW;","结构尺寸（长×宽×高）:1790×560×1080（mm）；整机质量（kg）: 107kg；配套动力:4.05kw；燃油种类汽油（汽油机）；主传动方式：皮带传动；主离合方式:涨紧轮式; 配套开沟器外形尺寸：1970×840×1100(mm；配套开沟器质量:111kg；开沟工作幅宽:14cm；开沟深度:15-20cm；配套培土器；外形尺寸:1850×560×1180(mm)；配套培土器质量:109kg；培土工作幅宽:14cm；培土高度：15-20cm；作业速度:≥0.5km/h","710","鲁T2016070","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[524,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆箭驰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套功率:4.8kW;","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长x宽x高）：1640x615x995(mm) ；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：4.8（kw） ；额定转数：3600（r/min）；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：240（mm）；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：240（mm）。","710","T201950500092","2023-08-07","非通用类","重庆市",""]
[525,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市弘旭机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4.0A型田园管理机；主机：工作状态a外形尺寸：（长X宽X高）1410X800X980mm（锄草）1410X700X980mm（开沟）；扶把水平调整范围：180°；扶把上下调整范围：45°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套动力：生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；型号名称：JM170F/P汽油机；结构型式：单缸、风冷、四冲程；标定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉式；燃油种类：汽油；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；锄草工作幅宽：75cm；锄草作业速度：≥0.4km/h；锄草深度：≥3cm；配套开沟器：开沟器型式：开沟刀；传动方式：链传动；连接方式：直联；开沟工作幅宽：22cm；开沟作业速度：≥0.3km/h；开沟深度：≥10cm；","710","鲁T2019001","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[526,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市弘旭机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0B","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4.0B型田园管理机；主机：工作状态a外形尺寸：（长X宽X高）1500X800X980mm（锄草）1500X700X980mm（开沟）；扶把水平调整范围：180°；扶把上下调整范围：45°；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套动力：生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；型号名称：JM170F/P汽油机；结构型式：单缸、风冷、四冲程；标定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉式；燃油种类：汽油；配套锄草装置：锄草装置型式：锄草轮；锄草装置数量：2；传动方式：链传动；连接方式：直联；锄草工作幅宽：75cm；锄草作业速度：≥0.4km/h；锄草深度：≥3cm；配套开沟器：开沟器型式：开沟刀；传动方式：链传动；连接方式：直联；开沟工作幅宽：22cm；开沟作业速度：≥0.3km/h；开沟深度：≥10cm；","710","鲁T2019002","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[527,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆美多盈机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0Q","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1900×700×950、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态（常开/常闭）：常开、标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、配套锄草装置型式：轮式、配套锄草装置最大工作宽度：550mm、","710","T201950500087","2024-08-07","非通用类","重庆市",""]
[528,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-F","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","鲁T2017078","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[529,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4H","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","T201937370037","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[530,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q-C","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","鲁T2016068","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[531,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台成峰机械科技有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4kW;","标定功率：4千瓦","710","鲁T2015017","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[532,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司","动力喷雾机","LA-180C型动力喷雾机","动力喷雾机:是;","结构型式：手提式，尺寸：380×245×290mm,净重：13kg，功率：0.5kw，流量：6L/min,工作压力：2-4MPa，喷幅/水平射程：8000mm","170","2018281401000001","2023-02-10","非通用类","浙江省",""]
[533,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司","动力喷雾机","LA-180型动力喷雾机","动力喷雾机:是;","结构型式：担架式，尺寸：350×165×225mm,净重：10kg，功率：1.3kw，流量：15L/min,工作压力：2-5MPa。","170","2018281401000001","2023-02-10","非通用类","浙江省",""]
[534,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司","动力喷雾机","LA-380型动力喷雾机","动力喷雾机:是;","结构型式：担架式，尺寸：570×300×310mm,净重：20kg，功率：1.6kw，流量：15L/min,工作压力：2-4MPa。","170","2018281401000001","2023-02-10","非通用类","浙江省",""]
[535,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","动力喷雾机","LM-30型动力喷雾机","动力喷雾机:标定功率/转速KW/(r/min）4.0/3600或3.8/3600;","框架式；外形尺寸：740*380*420；配套动力：单缸、四冲程汽油机；标定功率/转速KW/(r/min）4.0/3600或3.8/3600；配套泵：柱塞泵；工作压力（MPa）2.0-3.5额定流量(L/min)25-35","170","2013041401000100","2023-10-18","非通用类","浙江省",""]
[536,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司","动力喷雾机","LA-25HD-1型动力喷雾机","动力喷雾机:是;","结构型式：担架式，尺寸：555×400×390mm,净重：28kg，功率：3.8kw，流量：15-20L/min,工作压力：2-4MPa，喷幅/水平射程：8000mm","170","2018281401000001","2023-02-10","非通用类","浙江省",""]
[537,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司","动力喷雾机","LA-25HD-2型动力喷雾机","动力喷雾机:是;","结构型式：担架式，尺寸：485×330×275mm,净重：14kg，功率：0.5kw，流量：15L/min,工作压力：2-4MPa，喷幅/水平射程：8000mm","170","2018281401000001","2023-02-10","非通用类","浙江省",""]
[538,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","手推式机动喷雾机","OS-30","动力喷雾机:3.8KW;","动力喷雾机1.配套动力:168FB四冲程汽油机,2.功率/转速:3.8/3600KW/R/MIN,3.配套泵:三缸柱塞泵,欧森OS-30三缸柱塞泵,4.配套泵工作压力:1-4MPA,5.配套泵流量:30-40L/MIN","170","部20171055","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[539,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","手推式机动喷雾机","OS-22","动力喷雾机:3.8KW;","动力喷雾机1.配套动力:168FB四冲程汽油机,2.功率/转速:3.8/3600KW/R/MIN,3.配套泵:三缸柱塞泵,欧森OS-22三缸柱塞泵,4.配套泵工作压力:1-4MPA,5.配套泵流量:13-22L/MIN","170","部20171056","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[540,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","动力喷雾机","22B3Z型机动喷雾机","动力喷雾机:3.2KW;","配套动力：四冲程168汽油机，功率：3.2KW，配套三缸柱塞泵压力（MPa）1～4  ，流量：15～24\t柱塞径Φ22×16","170","2008041401000032","2023-08-29","非通用类","浙江省",""]
[541,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","动力喷雾机","LM-26型动力喷雾机","动力喷雾机:标定功率/转速KW/(r/min）4.0/3600或3.8/3600；;","框架式；外形尺寸：560*380*410；配套动力：单缸、四冲程汽油机；标定功率/转速KW/(r/min）4.0/3600或3.8/3600；配套泵：柱塞泵；工作压力（MPa）2.0-3.5；额定流量(L/min)16-26;","170","2013041401000100","2023-10-18","非通用类","浙江省",""]
[542,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","动力喷雾机","LM-22型动力喷雾机","动力喷雾机:标定功率/转速KW/(r/min）4.0/3600或3.8/3600;","框架式；外形尺寸：740*380*400；配套动力：单缸、四冲程汽油机；标定功率/转速KW/(r/min）4.0/3600或3.8/3600；配套泵：柱塞泵；工作压力（MPa）2.0-3.5额定流量(L/min)15-25;","170","2013041401000100","2023-10-18","非通用类","浙江省",""]
[543,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","动力喷雾机","OS-30型担架式机动喷雾机","动力喷雾机:3.2KW;","动力喷雾机1.配套动力:168FB四冲程汽油机,2.功率/转速:3.2/3600KW/R/MIN,3.配套泵:三缸柱塞泵,欧森OS-30三缸柱塞泵,4.配套泵工作压力:1-4MPA,5.配套泵流量:30-40L/MIN","170","2008041401000032","2023-08-29","非通用类","浙江省",""]
[544,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","动力喷雾机","160T型机动喷雾机","动力喷雾机:3.2kw;","动力喷雾机1.配套动力:168FB四冲程汽油机,2.功率/转速:3.2/3600KW/R/MIN,3.配套泵:三缸柱塞泵,os-22三缸柱塞泵,4.配套泵工作压力:1-4MPA,5.配套泵流量:13-22L/MIN","170","2008041401000032","2023-08-29","非通用类","浙江省",""]
[545,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","动力喷雾机","25XZ型机动喷雾机","动力喷雾机:3.2KW;","1.配套动力:168FB四冲程汽油机, 2.功率/转速:3.2/3600KW/R/MIN 3.配套泵:25X泵 Φ25×9.5mm4.配套泵工作压力:1-4MPA, 5.配套泵流量:15-22L/MIN.","170","2008041401000032","2023-08-29","非通用类","浙江省",""]
[546,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","动力喷雾机","328CZ型机动喷雾机","动力喷雾机:3.2KW;","配套动力：四冲程168汽油机，功率：3.2KW，配套三缸柱塞泵压力（MPa）1～4  ，流量：15～24\t柱塞径Φ22×16","170","2008041401000032","2023-08-29","非通用类","浙江省",""]
[547,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江欧森机械有限公司","动力喷雾机","OS-22型担架式机动喷雾机","动力喷雾机:3.2KW;","配套动力：四冲程168汽油机，功率：3.2KW，配套三缸柱塞泵压力（MPa）1～4  ，流量L/min：13～22\t柱塞径直径 (mm)Φ22×16","170","2008041401000032","2023-08-29","非通用类","浙江省",""]
[548,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","动力喷雾机","3WD-18A型动力喷雾机","动力喷雾机:标定功率/转速KW/(r/min)1.3/2800;","框架式；外形尺寸340*170*240；配套动力：单相、异步电动机；标定功率/转速KW/(r/min)1.3/2800;配套泵：柱塞泵；工作压力（MPa）5.0-7.0;额定流量(L/min)8-10","170","2013041401000100","2023-10-18","非通用类","浙江省",""]
[549,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","浙江菱木农机有限公司","动力喷雾机","3WD-18B型动力喷雾机","动力喷雾机:标定功率/转速KW/(r/min)1.3/2800;","框架式；外形尺寸340*170*250；配套动力：单相、异步电动机；标定功率/转速KW/(r/min)1.3/2800;配套泵：柱塞泵；工作压力（MPa）5.0-7.0;额定流量(L/min)8-10","170","2013041401000100","2023-10-18","非通用类","浙江省",""]
[550,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市鼎跃农业机械有限公司","动力喷雾机","DY-598型动力喷雾机","动力喷雾机:功率转速kw/r/min：2.2/2800;","型式：框架式；工作压力：2-4MPa；外型尺寸：735×460×390mm；配套动力：单相异步电动机；功率转速kw/r/min：2.2/2800；工作电压：220V；配套泵：柱塞泵；额定压力：4.0MPa；额定流量L/min：40；限压安全装置：弹簧式；限定压力：≤4.8MPa；","170","2018281401000029","2023-06-10","非通用类","浙江省",""]
[551,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市鼎跃农业机械有限公司","动力喷雾机","DY-180A型动力喷雾机","动力喷雾机:功率转速kw/r/min：1.1/2800;","型式：手提式；工作压力：2-4MPa；外型尺寸：340×195×205mm；配套动力：单相异步电动机；功率转速kw/r/min：1.1/2800；工作电压：220V；配套泵：三缸柱塞泵；额定压力：4.0MPa；额定流量L/min：13；限压安全装置：弹簧式；限定压力：≤4.8MPa；","170","2018281401000029","2023-06-10","非通用类","浙江省",""]
[552,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市鼎跃农业机械有限公司","动力喷雾机","DY-380型动力喷雾机","动力喷雾机:功率转速kw/r/min：1.6/2800;","型式：手推式；工作压力：2-4MPa；外型尺寸：570×295×320mm；配套动力：单相异步电动机；功率转速kw/r/min：1.6/2800；工作电压：220V；配套泵：柱塞泵；限压安全装置：弹簧式；限定压力：≤4.8MPa；","170","2018281401000029","2023-06-10","非通用类","浙江省",""]
[553,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市鼎跃农业机械有限公司","动力喷雾机","DY-180B型动力喷雾机","动力喷雾机:功率转速kw/r/min：1.1/2800;","型式：手提式；工作压力：2-4MPa；外型尺寸：350×275×345mm；配套动力：单相异步电动机；功率转速kw/r/min：1.1/2800；工作电压：220V；配套泵：三缸柱塞泵；额定压力：4.0MPa；额定流量L/min：13；限压安全装置：弹簧式；限定压力：≤4.8MPa；","170","2018281401000029","2023-06-10","非通用类","浙江省",""]
[554,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市鼎跃农业机械有限公司","动力喷雾机","DY-880型动力喷雾机","动力喷雾机:功率转速kw/r/min：0.55/500;","型式：框架式；工作压力：2-4MPa；外型尺寸：605×325×365mm；配套动力：直流无刷电动机；功率转速kw/r/min：0.55/500；工作电压：48V；配套泵：三缸柱塞泵；额定压力：4.0MPa；额定流量L/min：6；空气室质量：230g；限压安全装置：弹簧式；限定压力：≤4.8MPa；","170","2018281401000029","2023-06-10","非通用类","浙江省",""]
[555,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-500-8型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:8m;","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n1900×1150×1300\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n8000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n2.0\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n60～80\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n500\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n吹塑\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\n不锈钢\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n2\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n2\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n2\n开关组合生产方式\n/\n采购","730","2018041401000065","2023-12-19","通用类","河北省",""]
[556,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-50007型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:7m;","药箱容量：500L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：7M；型式：悬挂式","730","2019281401000015","2024-06-09","通用类","河北省",""]
[557,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","台州斯迈特机械有限公司","喷杆式喷雾机","S500-8型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:7.75m;","形式：悬挂式、喷幅：7.75m","730","2018281401000022","2023-06-24","通用类","浙江省",""]
[558,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-800-12","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","项目\n单位\n设计值\n型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-800-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1050×12000×1470\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n1140（长）×2720（宽）×1500（高）\n药箱容量\nl\n800\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n喷头型式\n/\n扇形\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n手动折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000\n配套动力名称、结构型式\n/\n/\n配套动力标定功率/转速\nkW/(r/min)\n/\n配套泵型式\n/\n隔膜泵\n配套泵工作压力\nMPa\n3\n配套泵流量\nl/min\n80-100\n离地间隙\nmm\n/\n轴距(自走式)\nmm\n/\n前/后最大轮距 (自走式)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\n/\n/\n制动器型式(自走式)\n/\n/\n离合器型式(自走式)\n/\n/\n驱动方式(自走式)\n/\n/\n驾驶室(自走式)\n/\n/","2200","部20190147","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[559,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","淮安市众鼎机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-400型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:13m;","整机；型号规格：3WP-400，结构形式：悬挂式，外形尺寸mm：5180*2360*1020,工作压力MPa：0.2~0.4，喷杆长度mm：12000。限压安全装置；结构型式：弹簧式，限定压力MPa：≤0.48。液泵/电机泵；结构型式：三缸柱泵塞，额定压力MPa：2.5~4.5，额定流量L/min：28~35。药箱；材质：聚乙烯，药箱容积L：200*2。喷射部件；喷杆材质：PPR,最高允许工作压力MPa：0.6，喷幅：13米。","2200","2019281401000012","2024-04-27","通用类","江苏省",""]
[560,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-60012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","药箱容量：600L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12M；型式：悬挂式","2200","2019281401000015","2024-06-09","通用类","河北省",""]
[561,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-80012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","药箱容量：800L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12M；型式：悬挂式","2200","2019281401000015","2024-06-09","通用类","河北省",""]
[562,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","药箱容量：1000L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12M；型式：悬挂式","2200","2019281401000015","2024-06-09","通用类","河北省",""]
[563,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-500-12","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-500-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1030×12000×1260\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n1150（长）×2700（宽）×1300（高）\n药箱容量\nl\n500\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n喷头型式\n/\n扇形\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n手动折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000\n配套动力名称、结构型式\n/\n/\n配套动力标定功率/转速\nkW/(r/min)\n/\n配套泵型式\n/\n隔膜泵\n配套泵工作压力\nMPa\n2\n配套泵流量\nl/min\n60-80","2200","部20190145","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[564,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPXY-600-12","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","项目\n单位\n设计值\n型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPXY-600-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1170×12000×1380\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n2550（长）×2700（宽）×1400（高）\n药箱容量\nl\n600\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n喷头型式\n/\n扇形\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000\n配套动力名称、结构型式\n/\n/\n配套动力标定功率/转速\nkW/(r/min)\n/\n配套泵型式\n/\n隔膜泵\n配套泵工作压力\nMPa\n3\n配套泵流量\nl/min\n80-100\n离地间隙\nmm\n/\n轴距(自走式)\nmm\n/\n前/后最大轮距 (自走式)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\n/\n/\n制动器型式(自走式)\n/\n/\n离合器型式(自走式)\n/\n/\n驱动方式(自走式)\n/\n/\n驾驶室(自走式)\n/\n/","2200","部20190146","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[565,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPXY-800-12型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","项目\n单位\n设计值\n整机产品项目\n单位\n设计值\n整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n2700×2550×1500\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n12000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n80～100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n800\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n吹塑\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\n不锈钢\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n2\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n2\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n2\n开关组合生产方式\n/\n采购品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n2700×2550×1500\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n12000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n80～100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径","2200","2018041401000065","2023-12-19","通用类","河北省",""]
[566,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600-12型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12m;","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n2720×1150×1410\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n12000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n80～100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n600\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n吹塑\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\n不锈钢\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n2\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n2\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n2\n开关组合生产方式\n/\n采购","2200","2018041401000065","2023-12-19","通用类","河北省",""]
[567,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","台州斯迈特机械有限公司","喷杆式喷雾机","S350-12型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12.6m;","形式：悬挂式、喷幅：12.6m","2200","2018281401000022","2023-06-24","通用类","浙江省",""]
[568,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","台州斯迈特机械有限公司","喷杆式喷雾机","S600-12型喷杆式喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:12.1m;","形式：悬挂式、喷幅：12.1m","2200","2018281401000022","2023-06-24","通用类","浙江省",""]
[569,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000-18型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n3150×3000×2100\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n18000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n150～165\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n1000\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n吹塑\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\n不锈钢\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n2\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n2\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n2\n开关组合生产方式\n/\n采购","10000","2018041401000065","2023-12-19","通用类","河北省",""]
[570,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-800-18","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","项目\n单位\n设计值\n型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-800-18\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1480×18000×1530\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n3050（长）×3350（宽）×1730（高）\n药箱容量\nl\n800\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n喷头型式\n/\n扇形\n喷杆升降机构型式\n/\n液压升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n18000\n配套动力名称、结构型式\n/\n/\n配套动力标定功率/转速\nkW/(r/min)\n/\n配套泵型式\n/\n隔膜泵\n配套泵工作压力\nMPa\n3\n配套泵流量\nl/min\n150-165\n离地间隙\nmm\n/\n轴距(自走式)\nmm\n/\n前/后最大轮距 (自走式)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\nmm\n/\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\n/\n/\n制动器型式(自走式)\n/\n/\n离合器型式(自走式)\n/\n/\n驱动方式(自走式)\n/\n/\n驾驶室(自走式)\n/\n/","10000","部20190148","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[571,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1200-22型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:22m;","项目\n单位\n设计值\n整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n4200×3600×2600\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n22000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n215\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n1200\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n吹塑\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\n不锈钢\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n2\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n20\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n2\n开关组合生产方式\n/\n采购","10000","2018041401000065","2023-12-19","通用类","河北省",""]
[572,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1200-24型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:24m;","项目\n单位\n设计值\n整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n悬挂式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n2400×2100×2900\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n24000\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n/\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n/\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n215\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n1200\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n吹塑\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\nPVC\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n2\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n2\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n2\n开关组合生产方式\n/\n采购\n风机叶轮材质\n/\n/\n风机叶轮风机标定转速\nr/min\n/\n风机叶轮叶轮直径\nmm\n/\n风机叶轮生产方式\n/\n/\n燃烧室喷管材质\n/\n/\n燃烧室喷管喷口内径\nmm\n/\n燃烧室喷管生产方式\n/\n/\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入/输出电压\nV\n/\n充电器生产方式\n/\n/\n蓄电池类型类型\n/\n/\n蓄电池容量\nAh\n/\n蓄电池标称电压\nV\n/\n蓄电池生产方式\n/\n/","10000","2018041401000065","2023-12-19","通用类","河北省",""]
[573,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","潍坊中机伟诺机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-1000A型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","整机结构型式：牵引式，整机喷杆长度（适用于喷杆式）；18000mm;药箱容积：1000L；","10000","2019041401000042","2024-06-13","通用类","山东省",""]
[574,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","潍坊中机伟诺机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","整机结构型式：悬挂式，整机喷杆长度（适用于喷杆式）；18000mm;药箱容积：1000L；","10000","2019041401000042","2024-06-13","通用类","山东省",""]
[575,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","潍坊中机伟诺机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-1000B型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷幅:18m;","整机结构型式：牵引式，整机喷杆长度（适用于喷杆式）；18000mm;药箱容积：1000L；","10000","2019041401000042","2024-06-13","通用类","山东省",""]
[576,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-140型自走式喷杆喷雾机","功率:5.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:2590×950×1370;喷杆长度mm：5500；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：汽油机，单杠水冷四冲程；标定功率：4.0Kw/3600（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.\n5；额定流量L/min：30-40；药箱容积：140L；空气室材质：塑料；空气室质量：240g；","5400","2017281401000049","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[577,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-140型自走式喷杆喷雾机","功率:5.4马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:2590×950×1370;喷杆长度mm：5500；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：汽油机，单杠水冷四冲程；标定功率：4.0Kw/3600（r/min）；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力Mpa：2.0-4.\n5；额定流量L/min：30-40；药箱容积：140L；空气室材质：塑料；空气室质量：240g；","5400","2018281401000066","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[578,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18马力以下自走式喷杆喷雾机","台州市轩信机械有限公司","喷杆式喷雾机","XZ-S60型智能喷杆喷雾机","功率:/马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","无人驾驶、远程遥控、四轮四驱、药箱容量60L、喷杆长1.4米、直立喷雾、自动升降、特别适合高杆0-2米高作物喷雾作业","5400","2018041401000047","2023-10-30","通用类","浙江省",""]
[579,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","台州市轩信机械有限公司","喷杆式喷雾机","XZ-S200型智能喷杆喷雾机","功率:/马力;形式:自走式,两驱:是 ;","无人驾驶、远程遥控、四轮四驱、两轮转向、药箱200L、喷杆长5400mm、自动升降、自动伸展","20100","2018041401000047","2023-10-30","通用类","浙江省",""]
[580,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","台州市轩信机械有限公司","喷杆式喷雾机","XZ-S100型智能喷杆喷雾机","功率:/马力;形式:自走式,两驱:是 ;","无人驾驶、远程遥控、四轮四驱、两轮转向、药箱100L、喷杆长4500mm、自动伸展、配以果园专用喷枪，专门针对果园喷药作业","20100","2018041401000047","2023-10-30","通用类","浙江省",""]
[581,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-800","功率:20马力;形式:自走式,两驱:是 ;","型式：自走式\n外形尺寸（mm):工作尺寸：4310x11800x2440\n 运输尺寸：4980x1980x2440\n药箱容量（L）：800\n喷杆作业压力（Mpa):0.5~1.0\n喷头型式：扇形雾防滴喷头\n喷杆长度（mm):11800\n配套动力：单缸水冷四冲程柴油机\n离地间隙（mm):560","20100","部20171448","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[582,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","柏菲农业机械科技常州有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-600型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;形式:自走式,两驱:是 ;","产品品目：喷杆喷雾机；结构形式：自走式；工作压力：0.8-1.0；外形尺寸：3620x1750x2860；喷杆长度：8100mm；喷幅：12000mm；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：三缸水冷四冲程；发动机标定功率：18.2kw；发动机标定转速：3000r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定压力：2.5-4.0MPa；液泵额定流量：36-81L/min；药箱容积：600L；药箱材质：塑料；空气室材质：不锈钢；空气室质量：970g；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤1.2MPa；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力：1.5MPa；蓄电池类型：铅酸免维护；蓄电池容量：45Ah；蓄电池标称电压：12V；","20100","2018281401000050","2023-07-18","通用类","江苏省",""]
[583,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机机(两轮驱动)","柏菲农业机械科技常州有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700HWS型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式,两驱:是 ;","整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.8-1.0MPa；整机外形尺寸：4250x1700x3100；整机喷杆长度：9440；喷幅：12000；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸直列四冲程水冷；发动机标定功率：36.8；发动机标定转速：2400r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定压力：2.0-4.0MPa；液泵额定流量：22-30L/min；药箱容积：700L；药箱材质：塑料；空气室材质：不锈钢；空气室质量：290g；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤1.2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力：1.5MPa；蓄电池类型：铅酸免维护；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12x2V；","20100","2018281401000050","2023-07-18","通用类","江苏省",""]
[584,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东同洲机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式\n外形尺寸（mm):工作尺寸：3440×11600×2800 运输尺寸：5035×2190×2800\n药箱容量（L）：700\n喷杆作业压力（Mpa):0.5~1.0\n喷头型式：扇形雾防滴喷头\n喷杆长度（mm):11600\n配套动力：三缸水冷四冲程柴油机\n离地间隙（mm):1100\n驱动方式：全时四轮四驱 带四轮转向功能","20100","部20170775","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[585,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","洋马农机（中国）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600","功率:18.8马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","\"型 式:自走式\n规格型号:3WP-600\n外形尺寸(长×宽×高)工作状态 mm:3480×9940×2800\n外形尺寸(长×宽×高)运输状态 mm:4080×2020×2800\n药箱容量L:600\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa:1.0～2.0\n喷头型式:扇形防滴喷头\n喷杆升降机构型式:液压油缸式\n喷杆折叠机构型式:液压油缸式\n喷杆长度mm :9940\n喷幅mm :11900\n配套动力名称、结构型式:柴油机、立式水冷四冲程3缸\n配套动力标定功率/转速kW :13.8/3000\n配套泵型式:3缸活塞泵\n配套泵工作压力MPa:0.5～3.0\n配套泵流量 l/min:60\n离地间隙mm:955\n轴距(自走式) mm:1700\n前/后最大轮距 (自走式) mm:1500\n前后轮胎规格（自走式）前轮外径 mm:940\n前后轮胎规格（自走式）前轮胎宽 mm:120\n前后轮胎规格（自走式）后轮外径 mm:940\n前后轮胎规格（自走式）后轮胎宽 mm:120\n前后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式:水田充气宽幅车轮\n制动器型式（自走式）:鼓式\n离合器型式（自走式）:干式单板\n驱动方式(自走式):4轮驱动\n转向方式(自走式):4轮转向\n驾驶室(自走式):无\n\"","20100","苏农机（2017）第（0450）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[586,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700KB型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kW/50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-700KB外形尺寸:工作状态:4800*16500*3200mm(1.6米水田轮)4800*16500*2980mm(1.17米充气轮)运输状态:4500*1920*3200mm(1.6米水田轮)4500*1920*2980mm(1.17米充气轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:16.5m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:42~50L/min离地间隙:1040mm(1.6米水田轮)/825mm(1.17米充气轮)轴距:2310mm前/后最大轮距:1800/1800mm前/后轮胎规格:前轮外径:1600mm（1.6米水田轮）/1170mm（1.17米充气轮）前轮胎宽:90mm(1.6米水田轮）/130mm（1.17米充气轮）后轮外径:1600mm（1.6米水田轮）/1170mm（1.17米充气轮）后轮胎宽:90mm(1.6米水田轮）/130mm（1.17米充气轮）前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:弹簧压盘式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","2018281401000032","2023-05-01","通用类","山东省",""]
[587,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东丰泰农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZP-700","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；工作状态外形尺寸（mm）：4130×11620×2510；药箱容积（L）：700；喷头：扇形雾防滴喷头；喷杆长度（mm）：11500；标定功率/转速kw（r/min）：36.8/2400；驱动方式（自走式）：四轮驱动，转向方式：四轮转向","20100","部20171442","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[588,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4240×1650×2300mm；柴油机功率转速：18/2200kW/(r/min)","20100","2017281401000031","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[589,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","台州市轩信机械有限公司","喷杆式喷雾机","XZ-S200A型智能喷杆喷雾机","功率:/马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","无人驾驶、远程遥控、四轮四驱、药箱200L、喷杆长5900mm、自动伸展、自动升降","20100","2018041401000047","2023-10-30","通用类","浙江省",""]
[590,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","台州市轩信机械有限公司","喷杆式喷雾机","XZ-S300A型智能喷杆喷雾机","功率:/马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","无人驾驶、远程遥控、四轮四驱、药箱260L，喷杆长5900mm、自动升降、自动伸展","20100","2018041401000047","2023-10-30","通用类","浙江省",""]
[591,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4350×2180×2420mm；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)","20100","2017281401000031","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[592,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kW/50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-700A外形尺寸:工作状态:4600*16500*2465mm(0.9米充气轮)4600*16500*2565mm(1.1米实心轮)4600*16500*2600（1.17米充气轮）4600*16500*2625（1.22米实心轮）运输状态:4600*1700*2465mm(0.9米充气轮)4600*1700*2565mm(1.1米实心轮)4600*1700*2600（1.17米充气轮）4600*1700*2625（1.22米实心轮）药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:16.5m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:42~50L/min离地间隙:915mm(0.9米充气轮)/1015mm(1.1米实心轮)/1050mm（1.17米充气轮）/1075mm（1.22米实心轮）轴距（自走式）2310mm/2310mm前/后最大轮距:1550/1550mm前/后轮胎规格:前轮外径900mm(0.9米充气轮)/1100mm(1.1米实心轮)/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽:100mm(0.9米充气轮)/80mm(1.1米实心轮)/130（1.17米充气轮）/80（1.22米实心轮）后轮外径:900mm(0.9米充气轮)/1100mm(1.1米实心轮)/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）后轮胎宽:100mm(0.9米充气轮)/80mm(1.1米实心轮)/130（1.17米充气轮）/80（1.22米实心轮）前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:弹簧压盘式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","20100","2018281401000032","2023-05-01","通用类","山东省",""]
[593,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4400×2430×3160；结构质量（kg）：1650；药箱额定容量：700L；喷杆喷幅m：12；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：26；喷杆长度：11.5m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：高压齿轮泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量：60L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.55；轴距m：2.2；前/后轮胎规格(分别填写)：1200*80；前/后轮胎型式:实心轮；离地间隙m:1.08","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[594,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、发动机功率36.8KW（50马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；             \n2、药箱容积700L；\n3、喷幅11.4米","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[595,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、发动机功率36.8KW（50马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；\n2、药箱容积700L；\n3、喷幅11.5米","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[596,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","36.8kW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；外形尺寸（mm）：4360X1880X2960；喷杆长度（mm）：9760；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）：60；；药箱容积（L）：700","20100","2018281401000014","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[597,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WSH-700G","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式 规格型号：3WSG-700G 名称：自走式喷杆喷雾机 外形尺寸工作状态：4250×10123×2350（mm） 运输状态外形尺寸（长×宽×高）：4500×1700×2350（mm） 药箱容积：700L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力：02.-0.4MPa 喷杆喷幅：11.3 m 配套喷头型式：扇形 配套喷头数量：21±2(侧喷）个 配套喷头雾锥角：110度 配套喷头喷量（单个）：1.2L/min 配套喷头间隔：500mm 喷杆升降机结构形式：电动 喷杆折叠机构型式：电动 喷杆长度：10.1m 配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机 配套动力标定功率/转速：36.8/2400 kW/(r/min) 配套泵名称：隔膜泵 配套泵工作压力：0～2.5MPa 配套泵流量：60L/min 配套泵转速：600r/min 离地间隙：0.92r/min 轴距（自走式）：2.275m 前/后轮最大轮距（自走式）：1.58m 前/后轮胎规（自走式）前轮外径：Ф0.93m 前/后轮胎规格（自走式）前轮胎宽：0.12m 前/后轮胎规格（自走式）后轮外径：Ф0.93m 前/后轮胎规格（自走式）后轮胎宽：0.12m 前/后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式：充气式 制动器型式（自走式）：鼓式 离合器型式（自走式）：单片干式螺旋弹簧 驱动方式/转向方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向","20100","2017TJ186","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[598,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农玛斯锐现代农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","工作压力0.3-0.5Mpa，四轮驱动，四轮转向，喷幅19000mm，柴油发动机；功率；36.8kw，隔膜泵；额定压力2.5Mpa","20100","2018281401000063","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[599,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm","20100","2019281401000014","2024-05-19","通用类","山东省",""]
[600,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10150mm","20100","2019281401000014","2024-05-19","通用类","山东省",""]
[601,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;16650mm","20100","2019281401000014","2024-05-19","通用类","山东省",""]
[602,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农玛斯锐现代农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700KB型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","工作压力0.5-0.8Mpa，四轮驱动，四轮转向，喷幅18000mm，柴油发动机；功率36.8kw，柱塞泵；额定压力2.0-4.0Mpa","20100","2018281401000063","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[603,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1650A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18400mm","20100","2017041401000045","2022-07-05","通用类","山东省",""]
[604,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;17000mm","20100","2018281401000010","2023-03-17","通用类","山东省",""]
[605,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4400×2180×3000；结构质量（kg）：1750；药箱额定容量：700L；喷杆喷幅m：18；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：44；喷杆长度：17.5m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.75；轴距m：2.3；前/后轮胎规格(分别填写)：1400*80；前/后轮胎型式:实心轮；离地间隙m:1.18","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[606,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中农玛斯锐现代农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","工作压力0.5-0.8Mpa，四轮驱动，四轮转向，喷幅15000mm，柴油发动机；功率36.8kw，柱塞泵；额定压力2.0-4.0Mpa","20100","2018281401000063","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[607,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)4800x1850-2150x2800;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;喷杆长度（mm):16500,配套泵：三缸柱塞泵（流量42-50L/min）","20100","2017281401000048","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[608,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700KB型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)4800x1880x2950;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;喷杆长度（mm):16660,配套泵：三缸柱塞泵（流量42-50L/min）","20100","2017281401000048","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[609,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)4650x1850x2535;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;喷杆长度（mm):10620,配套泵：三缸柱塞泵（流量22-30L/min）","20100","2017281401000048","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[610,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5200x1920x2305;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;喷杆长度（mm):12000,配套泵：三缸柱塞泵（流量22-30L/min）","20100","2017281401000048","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[611,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;11220mm","20100","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[612,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:36.8马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式：自走式；驱动型式：四轮驱动，转向型式：四轮转向，标定功率：50马力","20100","部20181015","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[613,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4600×1670×2550mm；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)","20100","2017281401000031","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[614,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","盐城永弘机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：36.8kW(50马力)；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","20100","2018281401000069","2024-01-22","通用类","江苏省",""]
[615,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm","20100","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[616,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1700L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm","20100","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[617,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东绿田农业机械有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WZP-700","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、自走式，四轮驱动，四轮转向；  \n2、发动机功率36.8KW（50马力）；  \n3、药箱容积700L； \n4、喷幅11.5米；","20100","鲁T2018024","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[618,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;16630mm","20100","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[619,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、发动机功率36.8KW（50马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；          \n2、药箱容积700L；\n3、喷幅11.5米","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[620,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1、发动机功率36.8KW（50马力），自走式，四轮驱动，四轮转向；\n2、药箱容积800L；\n3、喷幅11米","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[621,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4200×2350×2970；结构质量（kg）：1800；药箱额定容量：1000L；喷杆喷幅m：18；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：44；喷杆长度：17.6m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.75；轴距m：2.3；前/后轮胎规格(分别填写)：1050*128；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:1.0","20100","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[622,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽省政达飞机械有限责任公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机\n型号：3WPZ-700B\n出厂编号格式：厂牌（品牌）代码+型号+生产流水号\n产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min\n工作状态外形尺寸（mm）4460×10200×2340，运输状态外形尺寸（mm）4470×1820×2340；\n药箱容积700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10200mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：970mm；轴距：2360mm；前/后最大轮距：1520/1520mm；前轮外径：900mm；前轮胎宽：120mm；后轮外径：900mm；后轮胎宽：120mm；前后轮胎型式：充气轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无","20100","2019TJ072","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[623,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽省政达飞机械有限责任公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机\n型号：3WPZ-700A\n出厂编号格式：厂牌（品牌）代码+型号+生产流水号\n产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min\n工作状态外形尺寸（mm）4460×10200×2250，运输状态外形尺寸（mm）4470×1890×2250；\n药箱容积700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10200mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：900mm；轴距：2360mm；前/后最大轮距：1600/1600mm；前轮外径：1180mm；前轮胎宽：120mm；后轮外径：1180mm；后轮胎宽：120mm；前后轮胎型式：充气轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无","20100","2019TJ071","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[624,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽省政达飞机械有限责任公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品名称：自走式喷杆喷雾机\n型号：3WPZ-700C\n出厂编号格式：厂牌（品牌）代码+型号+生产流水号\n产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min\n工作状态外形尺寸（mm）4490×10200×2520，运输状态外形尺寸（mm）4500×1800×2520；\n药箱容积700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10200mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：1120mm；轴距：2320mm；前/后最大轮距：1730/1730mm；前轮外径：1600mm；前轮胎宽：80mm；后轮外径：1600mm；后轮胎宽：80mm；前后轮胎型式：实心橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无","20100","2019TJ073","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[625,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：齿轮泵；流量60L/min","20100","2019281401000025","2024-09-03","通用类","山东省",""]
[626,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：齿轮泵；流量：60L/min","20100","2019281401000025","2024-09-03","通用类","山东省",""]
[627,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：隔膜泵；流量：60L/min","20100","2018281401000018","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[628,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中农玛斯锐现代农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","工作压力0.3-0.5Mpa，四轮驱动，四轮转向，喷幅19000mm，柴油发动机；功率；74kw，隔膜泵；额定压力2.5Mpa","44500","2018281401000063","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[629,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度：18000mm；外形尺寸（mm）：5150X2740X2800；配套泵结构型式：齿轮泵；额定压力MPa：0.3-2.0；额定流量L/min：80-100；药箱容积：2000L。","44500","2018281401000007","2023-03-15","通用类","山东省",""]
[630,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100.096马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：73.6Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度：18000mm；：外形尺寸（mm）：5700X2550X3200；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L/min：360；药箱容积L：3000。","44500","2018281401000007","2023-03-15","通用类","山东省",""]
[631,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.96马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸直列水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；结构型式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度：15300mm；外形尺寸（mm）：4540X1860X2460；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa:0-2.5;额定流量L/min：60；药箱容积：1000L。","44500","2018281401000007","2023-03-15","通用类","山东省",""]
[632,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm","44500","2018281401000010","2023-03-17","通用类","山东省",""]
[633,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;17500mm","44500","2017041401000045","2022-07-05","通用类","山东省",""]
[634,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm","44500","2017041401000045","2022-07-05","通用类","山东省",""]
[635,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;17600mm","44500","2018281401000010","2023-03-17","通用类","山东省",""]
[636,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4600×1750×2450;喷杆长度mm：12000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四缸水冷四冲程；标定功率：74Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力Mpa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积：700L；药箱材质：塑料；蓄电池：免维护铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压12×2V。","44500","2018281401000066","2023-12-10","通用类","山东省",""]
[637,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5Mpa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5800×2800×3320；喷杆长度(mm)：16700；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1500×2；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","44500","2015041401000121","2020-12-16","通用类","山东省",""]
[638,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸直列水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度：15300mm；外形尺寸（mm）：4930X2810X2870；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积：1000L。","44500","2018281401000007","2023-03-15","通用类","山东省",""]
[639,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-2500外形尺寸:运输状态:5650*3200*2950mm整机重量（kg）:3800喷杆展开宽度（cm）1830轴距（mm）2620轮距（mm）1900-2400(可调）离地间隙（mm）1000额定工作压力（MPa）0.3-0.5喷嘴离地高度（mm）450-2000喷药宽度（cm）1930配套动力型号/型式 4C6-100U32/四缸直列水冷 功率/转速（kW/r/min）74/2400排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 燃油/牌号 柴油/0号以下 润滑油/牌号 柴油机/ASE15W-40喷雾泵型号/型式 隔膜泵 额定转速（r/min）600额定工作压力（MPa）0-2.5额定流量(L/min)215 药箱容积（L）1250*2药液搅拌方式：回流搅拌 喷头型式/雾锥角 扇形/110°喷嘴个数39 单头喷量(0.3MPa时）L/min0.8(11002)、1.2（11003）、1.3（11004）液压液压油牌号36#抗磨液压油 高压油管爆破压力/工作压力(MPa) WP36,BP144 驱动形式 四轮驱动 转向方式 液压、四轮 制动形式 制动蹄式 轮胎规格 8.3-24高花纹充气橡胶轮 最大行驶速度（km/h) ≤15 喷雾作业行驶速度( km/h )4-6 纯工作小时生产率 (hm²/h)7.2-10.8","44500","2018281401000032","2023-05-01","通用类","山东省",""]
[640,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","74kW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；外形尺寸（mm）：4660X2000X2360；喷杆长度（mm）：15850；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","44500","2018281401000014","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[641,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","74kW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；外形尺寸（mm）：4840X2040X2550；喷杆长度（mm）：15850；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）：80-100；药箱容积（L）：2000","44500","2018281401000014","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[642,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机；产品品目：030205喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5Mpa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）4780×2040×2970；喷杆长度(mm)：14800；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：80-100；药箱容积（L）：1000；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","44500","2018281401000013","2023-03-04","通用类","山东省",""]
[643,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","型式:自走式规格型号:3WPZ-1800外形尺寸:工作状态:4850*16500*2335mm(1.05米充气轮)4850*16500*2415mm(1.17米充气轮)4850*16500*2440（1.22米实心轮）4850*16500*2630（1.6米实心轮）运输状态:4850*1900*2355mm(1.05米充气轮)4850*1900*2415mm(1.17米充气轮)4850*1900*2440（1.22米实心轮）4850*1900*2640（1.6米实心轮）药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形 喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:16.5m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min)排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:42~50L/min离地间隙:855mm(1.05米充气轮)/915mm(1.17米充气轮)/940mm（1.22米实心轮）/1130mm（1.6米实心轮）轴距（自走式）2320/2320mm前/后最大轮距:1800/1800mm前/后轮胎规格:前轮外径1050mm(1.05米充气轮)/1170mm(1.17米充气轮)1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）前轮胎宽:140mm(1.05米充气轮)/130mm(1.17米充气轮)/80mm（1.22米实心轮）/88mm（1.6米实心轮）后轮外径:1050mm(1.05米充气轮)/1170mm(1.17米充气轮)1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）后轮胎宽:140mm(1.05米充气轮)/1300mm(1.17米充气轮)/80mm（1.22米实心轮）/88mm（1.6米实心轮）前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气橡胶轮胎 制动器型式:鼓式 离合器型式:弹簧压盘式 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","44500","2018281401000032","2023-05-01","通用类","山东省",""]
[644,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5600×2800×3320；喷杆长度(mm)：16700；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1000×2；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","44500","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[645,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州江隆机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5；外形尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）4780×2040×2970；喷杆长度(mm)：14800；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：80-100；药箱容积（L）：1000；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","44500","2018281401000011","2023-02-26","通用类","山东省",""]
[646,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:5050×1850×2650;喷杆长度mm：16500；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四缸水冷四冲程；标定功率：74Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力Mpa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积：700L；药箱材质：塑料；蓄电池：免维护铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压12×2V。","44500","2017281401000049","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[647,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:7150×2600×3080(1000mm充气轮）;喷杆长度mm：16400；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四缸水冷四冲程；标定功率：74Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力Mpa：3.0；额定流量L/min：215；药箱容积：2500L；药箱材质：塑料；蓄电池：免维护铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压12×2V。","44500","2017281401000049","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[648,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市汇丰农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构形式：自走式；工作压力Mpa：0.5-0.8；外形尺寸:4600×1750×2450;喷杆长度mm：12000；驱动形式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；发动机名称：柴油机，四缸水冷四冲程；标定功率：74Kw/2400（r/min）；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力Mpa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积：700L；药箱材质：塑料；蓄电池：免维护铅酸蓄电池，容量：80Ah，电压12×2V。","44500","2017281401000049","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[649,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：5150×2290×2500mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)","44500","2017281401000031","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[650,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：齿轮泵；流量：80L/min","44500","2019281401000025","2024-09-03","通用类","山东省",""]
[651,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：隔膜泵；流量：280L/min","44500","2019281401000025","2024-09-03","通用类","山东省",""]
[652,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100.096马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：73.6Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度：18000mm；：外形尺寸（mm）：6900X2800X3720；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：80；药箱容积L：400X4。","44500","2018281401000007","2023-03-15","通用类","山东省",""]
[653,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;17000mm","44500","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[654,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","盐城永弘机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：74kW（100马力）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向","44500","2018281401000069","2024-01-22","通用类","江苏省",""]
[655,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","黑龙江省宝泉岭农垦金宇机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","1.配套动力：柴油机型号：4G33TC 四缸 直列 水冷 四冲程 功率：74.5KW 转速：2400r/min,生产厂家：常柴股份有限公司。排放阶段：国三排放.2.液泵：隔膜泵 额定压力：3.0MPa 额定流量：100L/min 3.药箱容积：1000L 4.限压安全装置：机械限位式 限定压力≤0.6MPa 5.喷射部件：材质 PVC φ8mm允许最大压力60kgf/cm2 φ8.5mm允许最大压力120kgf/cm2.6.蓄电池：铅酸蓄电池 容量80Ah .整机外形尺寸：6600×3000×3800mm，整机工作压力：0.3-0.5，驱动形式：四轮驱动，转向形式：四轮转向。喷杆长度：15600mm","44500","2019041401000043","2024-06-26","通用类","黑龙江",""]
[656,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4450×2680×3100；结构质量（kg）：2500；药箱额定容量：1500L；喷杆喷幅m：18；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：44；喷杆长度：18m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：215L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.8；轴距m：2.3；前/后轮胎规格(分别填写)：1000*200；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:1.0","44500","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[657,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5300×2000×2950；结构质量（kg）：2600；药箱额定容量：1000L；喷杆喷幅m：18；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：44；喷杆长度：22.2m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：高压齿轮泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量：80L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.75；轴距m：2.3；前/后轮胎规格(分别填写)：1150*100；前/后轮胎型式:实心轮；离地间隙m:1.08","44500","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[658,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4580×2050×2950；结构质量（kg）：2600；药箱额定容量：1000L；喷杆喷幅m：18；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：44；喷杆长度：17m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：高压齿轮泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量：80L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.75；轴距m：2.3；前/后轮胎规格(分别填写)：1150*100；前/后轮胎型式:实心轮；离地间隙m:1.08","44500","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[659,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5650×2570×3100；结构质量（kg）：3100；药箱额定容量：2000L；喷杆喷幅m：18；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：44；喷杆长度：18m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：215L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.8；轴距m：2.3；前/后轮胎规格(分别填写)：1000*260；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:1.0","44500","2019041401000038","2024-06-02","通用类","山东省",""]
[660,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1900型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率:100马力（74KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5620x（2300-2600）x2810;工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：1900L;喷杆长度（mm):10940,配套泵：隔膜泵（流量60L/min）","44500","2017281401000048","2022-12-18","通用类","山东省",""]
[661,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","产品型号、规格及名称：3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机；产品品目：030205喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5Mpa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5600×2800×3320；喷杆长度(mm)：16700；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：74/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1000×2；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：0.75；承压管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）","44500","2018281401000013","2023-03-04","通用类","山东省",""]
[662,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18200mm","44500","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[663,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18150mm","44500","2017281401000024","2022-08-20","通用类","山东省",""]
[664,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4620×2130×3300mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)","44500","2017281401000031","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[665,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式高秆喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4900×（2050-2450）×3900mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)","44500","2017281401000031","2022-09-29","通用类","山东省",""]
[666,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：齿轮泵；流量：60L/min","44500","2019281401000025","2024-09-03","通用类","山东省",""]
[667,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套泵：隔膜泵；流量：280L/min","44500","2018281401000018","2023-03-01","通用类","山东省",""]
[668,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","石家庄市稼音农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-400型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:6.5m;","药箱容量：400L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷福半径：6.5M；型式：牵引式","4300","2019281401000016","2024-06-09","非通用类","河北省",""]
[669,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WF-400-330型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:13m;","整机结构型式：牵引式；整机工作压力：2.0～3.5MPa;整机外形尺寸：1070×1000×1260mm;喷幅/水平射程13000mm；发动机名称电动机（风机用）：单相异步0.175/1380KW/r/min；工作电压：220V；发动机名称汽油机（液泵用）：单缸风冷四冲程；标定功率/转速3.8/3600KW/r/min；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：15-25L/min；药箱容积：400L；风机叶轮风机标定转速：1380r/min；风机叶轮直径：400mm。","4300","2018281401000056","2023-12-04","非通用类","福建省",""]
[670,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市路桥金田园农机有限公司","风送式喷雾机","3WF-400-1型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:15m;","型式：牵引式；外形尺寸：2000*670*1250mm；工作压力：2.0～3.5；药箱容积：400L；配套动力：直流、无刷电动机；标定功率/转速(KW/r/min):风机用0.5/2800:；液泵用0.5/2800；工作电压：60V；配套泵：柱塞泵；额定压力：2.5～4.0；额定流量：15-25L/min;限压安全装置：弹簧调节式；限定压力：≤4.2MPa；风机标定转速：2800r/min；叶轮直径：340mm；喷幅：15m；","4300","2017281401000028","2022-09-29","非通用类","浙江省",""]
[671,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市星泰农业机械有限公司","风送式喷雾机","ZFW-360型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:360L;喷幅半径:20m;","1.工作压力（MPa）：1.5-3.0；2.外型尺寸（mm）：2900*980*1600；3.发动机名称：汽油机，结构型式：单缸风冷四冲程；标定功率/转速kw/（r/min）：液泵4.0/3600，风机1.15/3600；4.液泵结构型式：柱塞泵，额定压力（MPa）：3.5，额定流量（L/min）：26；5.风机叶轮直径（mm）：340.","4300","2019281401000022","2024-09-03","非通用类","浙江省",""]
[672,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市星泰农业机械有限公司","风送式喷雾机","ZFW-360B型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:360L;喷幅半径:20m;","1.工作压力（MPa）：1.5-3.0；2.外型尺寸（mm）：2300*980*1100；3.发动机名称：汽油机，结构型式：单缸风冷四冲程；标定功率/转速kw/（r/min）：3.8/3600；4.液泵结构型式：柱塞泵，额定压力（MPa）：1.5-3.0，额定流量（L/min）：14；5.风机叶轮直径（mm）：500.","4300","2019281401000022","2024-09-03","非通用类","浙江省",""]
[673,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","石家庄市稼音农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-1100型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1100L;喷幅半径:6.5m;","药箱容量：1100L；工作压力：0.2-0.4MPa；喷福半径：6.5M；型式：牵引式","7700","2019281401000016","2024-06-09","非通用类","河北省",""]
[674,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","河北硕鑫机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-1200型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1200L;喷幅半径:22m;","项目\n单位\n设计值\n整机产品品目\n/\n风送喷雾机\n整机结构型式\n/\n牵引式\n整机工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n整机驱动型式\n/\n/\n整机转向型式\n/\n/\n整机外形尺寸\nmm\n3100×1400×1500\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n/\n整机水平射程或喷幅（适用于风送式）\nmm\n22000\n整机净重\nkg\n/\n整机限压安全装置\n/\n有\n发动机或电动机名称\n/\n/\n发动机或电动机结构型式\n/\n/\n发动机或电动机标定功率/转速\nkW/r/min\n/\n发动机或电动机工作电压\n/\n/\n发动机或电动机生产方式\n/\n/\n液(气)泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3.0\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n80～100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n液泵/电机泵生产方式\n/\n采购\n药箱药箱容积\nl\n1200\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n/\n药箱生产方式\n/\n采购\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n空气室（储压容器）生产方式\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n机械限位式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤1.2\n限压安全装置生产方式\n/\n采购\n喷杆材质\n/\nPVC\n喷杆允许最大工作压力\nMPa\n1.5\n喷杆生产方式\n/\n采购\n承压管材质\n/\n/\n承压管允许最大工作压力\nMPa\n2.0\n承压管生产方式\n/\n采购\n开关组合材质\n/\n/\n开关组合允许最大工作压力\nMPa\n1.5\n开关组合生产方式\n/\n采购\n风机叶轮材质\n/\n塑料\n风机叶轮风机标定转速\nr/min\n1700\n风机叶轮叶轮直径\nmm\n800\n风机叶轮生产方式\n/\n采购\n燃烧室喷管材质\n/\n/\n燃烧室喷管喷口内径\nmm\n/\n燃烧室喷管生产方式\n/\n/\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入/输出电压\nV\n/\n充电器生产方式\n/\n/\n蓄电池类型类型\n/\n/\n蓄电池容量\nAh\n/\n蓄电池标称电压\nV\n/\n蓄电池生产方式\n/\n/","7700","2018041401000066","2023-12-19","非通用类","河北省",""]
[675,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:6m;","结构型式：牵引式，工作压力（MPa):2-4,外型尺寸（mm):1700×1250×1300，总功率(kw):1.42,喷幅/水平射程(m）：12，药箱容积（L）：1000。","7700","2018281401000054","2023-09-24","非通用类","浙江省",""]
[676,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州信朝农工贸有限公司","风送式喷雾机","3XCN-1000型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:6m;","结构型式：牵引式，工作压力（MPa):2-4,外型尺寸（mm):1450×1650×1920，总功率(kw):2.45,喷幅/水平射程(m）：12，药箱容积（L）：1000。","7700","2019281401000010","2024-04-02","非通用类","浙江省",""]
[677,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","福建省扬彬机械设备有限公司","牵引式风送喷雾机","3WF-1000A","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:18m;","结构型式：牵引式；外形尺寸：1800×1050×1420mm；工作压力：2.0～3.5MPa；泵用配套动力名称：电动机；泵用配套动力结构型式：单相异步；泵用配套动力标定功率/转速：2.2/1400KW/r/min；泵用配套动力工作电压：220V；风机用配套动力名称：电动机；风机用配套动力结构型式：单相异步；风机用配套动力标定功率/转速：0.55/1450KW/r/min；风机用配套动力工作电压：220V；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：15-25L/min；风机额定转速：1450r/min；风机叶轮直径：490mm；药箱容积：1000L；喷雾水平射程或喷幅：18m。","7700","部20190390","2023-12-31","非通用类","福建省",""]
[678,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WF-1000B型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:13m;","整机结构型式：牵引式；整机工作压力：2.0～3.5MPa;整机外形尺寸：1830×1050×1400mm;喷幅/水平射程13000mm；发动机名称电动机（风机用）：单相异步0.18/1250KW/r/min；工作电压：220V；发动机名称电动机（液泵用）：单相异步1.1/2800KW/r/min；工作电压：220V；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：8-12L/min；药箱容积：1000L；风机叶轮风机标定转速：1250r/min；风机叶轮直径：480mm。","7700","2018281401000056","2023-12-04","非通用类","福建省",""]
[679,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","台州市星泰农业机械有限公司","风送式喷雾机","ZFW-1000型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:10m;","1.工作压力（MPa）：0.8；2.外型尺寸（mm）：1900*1380*1700；3.发动机名称：电动机，结构型式：直流（液泵），单相交流异步（风机）；标定功率/转速kw/（r/min）：液泵0.06/2200，风机0.2/1500，工作电压（V）：12（液泵），220（风机）；4.液泵结构型式：隔膜泵，额定压力（MPa）：1.0，额定流量（L/min）：8；5.风机叶轮直径（mm）：465.","7700","2019281401000022","2024-09-03","非通用类","浙江省",""]
[680,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","偃师市绿丝农业发展有限公司","风送式喷雾机","3WF-400D","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:20m;","自走式；药箱容积：400L；喷幅:20M","6000","部20190399","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[681,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东牧阳农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-300型自走式风送高射程喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:30m;","功率：6.3kW；结构形式：自走式；药箱容量：300L；整机工作压力：0.2-0.5MPa；驱动型式：两轮驱动；转向型式：单轮（前）；喷幅：30000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：机械单体泵柴油机；配套动力结构型式：立式、单缸、风冷、四冲程、直喷式；配套动力标定转速：3600r/min；配套泵型式：柱塞泵；配套泵额定压力：1-4MPa；配套泵额定流量:32-48L/min","6000","2019281401000013","2024-05-08","非通用类","山东省",""]
[682,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","偃师市绿丝农业发展有限公司","风送式喷雾机","3WF-400C","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:20m;","自走式;药箱容积:400L;射程:20M","6000","部20190400","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[683,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WZS-490-8B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:35.5m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力2.0～3.5MPa；整机外形尺寸：2290×865×1760mm；喷幅/水平射程：35500mm；驱动型式：履带；转向型式：离合转向；发动机名称汽油机（风机用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速4.2/3600KW/min；发动机名称汽油机（行走及液泵用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速4.0/3600KW/min；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：30～40L/min；药箱容积：380L；风机叶轮风机标定转速：3600r/min；风机叶轮直径:490mm。","6000","2018281401000056","2023-12-04","非通用类","福建省",""]
[684,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","福建省扬彬机械设备有限公司","风送式喷雾机","3WZS-490-13.8B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:380L;喷幅半径:35.5m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力2.0～3.5MPa；整机外形尺寸：2350×840×1800mm；喷幅/水平射程：35500mm；驱动型式：履带；转向型式：离合转向；发动机名称汽油机（风机用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速4.2/3600KW/min；发动机名称汽油机（行走及液泵用）：单缸风冷四冲程标定功率/转速9.6/3600KW/min；液泵结构型式：柱塞泵；液泵额定流量：30～40L/min；药箱容积：380L；风机叶轮风机标定转速：3600r/min；风机叶轮直径:490mm。","6000","2018281401000056","2023-12-04","非通用类","福建省",""]
[685,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","台州信朝农工贸有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-320型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:320L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式，工作压力（MPa):1.5-3.0,外型尺寸（mm):2350×810×1690，总功率(kw):7.8,喷幅/水平射程(m）：35，药箱容积（L）：320。","6000","2019281401000010","2024-04-02","非通用类","浙江省",""]
[686,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","台州市路桥金田园农机有限公司","风送式喷雾机","3WZD-490-9.2型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:35.5m;","型式：自走式；外形尺寸：2760*1010*1840mm，工作压力：2.0-3.5；药箱容积：400L；配套动力：单缸风冷四冲程汽油机；直流、无刷电动机；标定功率/转速(KW/r/min):（风机用汽油机4.2/3600，液泵用汽油机4.2/3600，行走用电动机0.8/3000）；工作电压：48V；配套泵：柱塞泵；额定压力：2.5～4.0；额定流量：15-25L/min;空气室质量:240g；限压安全装置：弹簧调节式；限定压力：≤4.2MPa；风机标定转速：3600r/min；叶轮直径：490mm；充电电流：2.6±0.2；输出输入电压220/58.8V；蓄电池：铅酸电池；容量：20Ah；标称电压：12×4V","6000","2017281401000028","2022-09-29","非通用类","浙江省",""]
[687,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","柏菲农业机械科技常州有限公司","风送式喷雾机","3WFL-400型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:21m;","整机产品品目：风送喷雾机；整机结构型式：自走式；整机工作压力：1.2-1.5；整机外形尺寸：2660x835x2010；行走和液泵用发动机名称：汽油机；行走和液泵用发动机结构型式：单缸风冷四冲程；行走和液泵用发动机标定功率：11KW；行走和液泵用标定转速：3600r/min；风机用发动机名称：汽油机；风机用发动机结构型式：单缸风冷四冲程；风机用标定功率：6.6KW；风机用标定转速：3600r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定压力：1.5-3.5MPa；液泵额定流量：29-34L/min；药箱容积：400L；药箱材质：塑料；空气室材质：不锈钢；空气室质量：355；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤1.8MPa；喷环材质：不锈钢；喷射部件最高压力：2.25MPa；风机叶轮材质：尼龙叶片+钢轮毂；风机叶轮标定转速：2500r/min；风机叶轮直径：490mm；蓄电池类型：铅酸免维护；蓄电池容量：36Ah；蓄电池标称电压：12V","6000","2018281401000031","2023-05-03","非通用类","江苏省",""]
[688,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","宁波市海曙骉马新能源科技有限公司","茶树修剪机","3CX-750D","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构形式：单人背负式；作业幅宽：0.75m；蓄电池类型：锂电池；配套电池电压：36V；容量：12Ah；产品类型：轻修剪机；直流电机额定功率：0.5kW；直流电动机（额定）转速：10000/7500/8500r/min；传动方式：齿轮传动。","240","T201933330020","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[689,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市森崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构型式：单人手提式；作业幅宽：750mm；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.65kW；汽油机标定转速：7500r/min。","240","T201933330013","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[690,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市绿捷工具有限公司","茶树修剪机","3CXH-750D","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构型式：单人手提式；作业幅宽：750mm；刀片形状：弧形；蓄电池类型：锂电池；产品类型：轻修剪机；蓄电池额定电压：24V；蓄电池额定容量：12Ah。","240","T201933330027","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[691,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市绿捷工具有限公司","茶树修剪机","3CX-750D","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构型式：单人手提式；作业幅宽：750mm；刀片形状：平行；蓄电池类型：锂电池；产品类型：轻修剪机；蓄电池额定电压：24V；蓄电池额定容量：12Ah。","240","T201933330026","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[692,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落崎茶业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-750","作业幅宽:0.75m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构型式：单人手提式；作业幅宽：750mm；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.65kW；汽油机标定转速：7500r/min。","240","T201933330024","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[693,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","杭州落崎茶业机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","结构型式：双人抬式；作业幅宽：1100mm；刀片形状：弧形；汽油机标定功率：1.1kW；汽油机标定转速：6500r/min。","1600","T201933330025","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[694,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","永康市森崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","结构型式：双人抬式；作业幅宽：1100mm；刀片形状：弧形；汽油机标定功率：1.3kW；汽油机标定转速：6500r/min。","1600","T201933330014","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[695,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;","配置2.75米割台；配新型专利变速箱；配国三发动机；增加后制动；主离合皮带改为四联带、动力输出皮带改为四联带；加长超宽过桥，加长新型脱谷系统、新型加宽清选系统（加宽筛面、增加抖动板结构），加粗筛箱驱动轴，加宽底壳、风机采用多叶片风机，加宽加高粮仓，加长轴距，改进型液压系统，新型驾驶室，新型座椅，新型护罩，复合轴流滚筒，新型垂直液压卸粮结构，卸粮高度高，性能可靠。配置新型集中加油装置，采用新型左右布置式水箱，优化电气系统，配装电子油门，操纵更加灵活方便；采用新型组合仪表，功能更加丰富挂接式割台","29300","部2015398","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[696,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;","配置2.75米割台；配新型专利变速箱；配国三马力发动机；增加后制动；主离合皮带改为四联带、动力输出皮带改为四联带；加长超宽过桥，加长新型脱谷系统、新型加宽清选系统（加宽筛面、增加抖动板结构），加粗筛箱驱动轴，加宽底壳、风机采用多叶片风机，加宽加高粮仓，加长轴距，改进型液压系统，新型驾驶室，新型座椅，新型护罩，复合轴流滚筒，新型垂直液压卸粮结构，卸粮高度高，性能可靠。配置新型集中加油装置，采用新型左右布置式水箱，优化电气系统，配装电子油门，操纵更加灵活方便；采用新型组合仪表，功能更加丰富挂接式割台","29300","部20171070","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[697,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆宏美科技有限公司","小型水稻收割机","4LZ-0.6","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","配套发动机标定功率:8.5KW,标定转速3600R/MIN,冷却方式:风冷,配套动力型号名称：HM190F/P,结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2230×1050×1670；结构质量（kg）：350；割台宽度（全喂入）：0.6；割刀型式 ：扶指式；拨禾轮型式：旋转斜面回旋；脱粒滚筒型式（全喂入）：轴流式、杆齿；变速箱类型：有级式、有倒挡；工作离合器型式：张紧轮式；操作方式：手扶步进式；转向方式：牙嵌离合转向；幅宽：250mm。卸粮方式：人工装袋接粮；履带轨距（mm）：510；","6200","渝2017061","2021-12-31","通用类","重庆市",""]
[698,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆康博特机械有限公司","小型收割机","4LZ-0.6A","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;","喂入量：0.6KG/S,自走履带式，喂入方式：全喂入，配套动力标定功率：8.5KW外形尺寸（工作状态长*宽*高）：3160mm*1320mm*1670mm，结构质量：550KG, 割台宽度(全喂入）：1120mm，割刀形式：Ⅱ型，扒禾轮形式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：轴流式、钉齿，凹板筛型式：栅格式，变速箱类型：有级式、有倒档","6200","渝2019145","2023-12-31","通用类","重庆市",""]
[699,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆康博特机械有限公司","小型收割机","4LZ-1.0B","形式:自走履带式 ;形式:谷物联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","喂入量：1.0kg/s自走履带式，喂入方式：全喂入，配套动力标定功率：13.5KW,外形尺寸（工作状态长*宽*高）：3300mm*1660mm*1750mm，结构质量：690KG, 割台宽度(全喂入）：1340mm，割刀形式：Ⅱ型，扒禾轮形式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：轴流式、钉齿，凹板筛型式：栅格式，变速箱类型：有级式、有倒档","9000","渝2019146","2023-12-31","通用类","重庆市",""]
[700,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","丰疆智能科技股份有限公司","全喂入自走式水稻联合收割机","4LZ-4.1A1(FJC888G)","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:4.1kg/s;","结构型式：全喂入自走履带式；水稻喂入量：4.1KG/S;整机工作状态尺寸（mm）：5605*2665*2870（含切草器）；整机质量：3150KG；最小离地间隙：255MM；割台宽度：2000MM","19900","鄂2019081","2023-12-31","通用类","湖北省",""]
[701,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","丰疆智能科技股份有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-4.1A(FJC888G)","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:4.1kg/s;","结构型式：全喂入自走履带式；喂入量：4.1KG/S;整机工作状态尺寸（mm）：5605*2665*2870（含切草器）；整机质量：3150KG；最小离地间隙：255MM；割台宽度：2000MM。","26700","鄂2019230","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[702,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZH-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号规格:4YZH-2型自走式玉米联合收获机；结构型式(自走式):摘穗、剥皮、粉碎还田型；配套发动机型号规格:YD4CZ65C1；工作行数:2行；工作幅宽:1.2m；拉茎辊型式:六棱形；摘穗辊型式:卧式；剥皮辊型式:铁辊+橡胶辊；轮距:导向轮1230mm,驱动轮1230mm；轮胎规格:导向轮6.5-16,驱动轮9.5-24；秸秆切碎机构型式:卧式旋转切割装置；割刀型式:滚刀；驱动桥型式:四轮驱动；转向桥型式:全液压","21300","部20171533","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[703,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北春柳机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-2L","收获行数:2行;工作幅宽:1.35m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5210×1610×2650；结构质量（kg）：2610；工作行数：2行；适应行距范围cm：56；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机型式：双胶辊；剥皮机数量（对）：4；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：970mm；位置:前置。驱动方式：前驱；制动器型式：湿摩擦片式（前）；驱动桥型式：机械式；履带节距：90mm; 履带节数:48；履带宽度：280mm;","21300","T201913130005","2024-08-01","通用类","河北省",""]
[704,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北春柳机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.22m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5210×1620×2650；结构质量（kg）：2610；工作行数：2行；适应行距范围cm：58；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：摘穗辊；剥皮机型式：双胶辊；剥皮机数量（对）：4；秸秆处理机构型式：滚刀式；工作幅宽：1000mm；位置:前置。驱动方式：前驱；制动器型式：湿摩擦片式（前）；驱动桥型式：机械式；履带节距：90mm; 履带节数:48；履带宽度：280mm;","21300","T201913130006","2024-08-01","通用类","河北省",""]
[705,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","四达SDDW3Z1国Ⅲ发动机、驱动轮9.5-16、转向轮6.00-12、前切碎、两组剥皮机、不带风机、四轮驱动、液压卸粮、七档变速箱","21300","鄂2018077","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[706,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.36m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","国Ⅲ发动机，驱动轮9.5-24，转向轮7.50-16，豪华驾驶室，三组十二辊式剥皮机，采用1.3米轮距新型全浮运输型收获机专利后桥，1.6立方大粮仓，100升大容积油箱","21300","鄂2018125","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[707,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.22m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","主要参数：工作行数2行割台，工作幅宽1.220m，结构型式自走式（轮式摘穗剥皮秸秆还田型）\n配套动力：生产企业江苏四达动力机械集团有限公司，规格型号SD4DW3Z1，发动机结构型式涡轮增压，额定功率48KW，转速2400r/min, 排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n基本参数：外形尺寸（长×宽×高）5200×1680×2640mm，行距600mm，最大通过高度2220mm，最小离地间隙230mm，作业速度2.0~5.0km/h，作业小时生产率2.0~4.0hm2/h，单位面积油消耗量≤35kg/hm2，果穗升运器右置，果穗升运器结构型式链耙式，摘穗机构型式板式，摘穗辊/板数量4个，剥皮结构型式螺旋橡胶辊式，剥皮辊数量8根，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇数量2个，风扇型式离心式和轴流式，风扇直径φ430/φ280mm，卸粮方式液压式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀切碎式，前置秸秆粉碎还田机构，驾驶室简易式，变速机构型式机械式，驱动桥型式变速驱动桥和转向驱动桥，制动器型式前桥鼓刹，轴距2000mm，导向轮轮距1230mm，驱动轮轮距1260mm，导向轮轮胎规格6.50-16，驱动轮轮胎规格9.5-20。","21300","GZNJ/TJ 2019-222","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[708,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","新昌4D27ZT32/656国Ⅲ发动机，驱动轮9.5-20，转向轮6.50-14，时风七档运输型后桥","21300","部2015951","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[709,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南三得兴机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），配套动力：44.1KW,工作行数：2行，工作幅宽：1500mm，","21300","豫2015191","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[710,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构尺寸（长*宽*高mm）:4720×1460×2690 mm 整机质量（kg）:2600 kg 配套动力（kw）:29.5 kw ；发动机型号：4TE40工作行数:2 行 适用行距范围:450～700 mm 工作幅宽:1200 mm 结构型式:自走式 理论作业速度:1～5 km/h 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+拉茎辊式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊 变速箱型式:机械式 秸秆切碎型式:滚刀式","21300","部20170015","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[711,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZP-2L","收获行数:2行;工作幅宽:1.38m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1380mm，行距：675mm，整机外形尺寸：5090*1470*2650mm，最大通过高度：2650mm","21300","鄂2019288","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[712,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，行距：580mm，工作幅宽：1820mm，整机外形尺寸：6060*2470*3195mm，轴距：2400mm，导向轮轮距：1850mm，驱动轮轮距：1850mm","37700","鄂2019289","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[713,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","国III发动机，驱动轮11.2-24，转向轮10-15，加重分体式驱动桥，十档加重变速箱+两端边减机构，摘穗辊式+拨禾链式结构割台，四组十六辊装置剥皮机，前后还田机","37700","部2015952","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[714,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","主要参数：工作行数3行割台，工作幅宽1.820m，结构型式自走式（轮式摘穗剥皮秸秆还田型）\n配套动力：生产企业扬动股份有限公司，规格型号YD4JZ55C1，发动机结构型式涡轮增压，额定功率40.4KW，转速2400r/min, 排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n基本参数：外形尺寸（长×宽×高）5310×1910×2500mm，行距600mm，最大通过高度2220mm，最小离地间隙180mm，作业速度2.0~5.0km/h，作业小时生产率1.0~2.5hm2/h，单位面积油消耗量≤30kg/hm2，果穗升运器右置，果穗升运器结构型式链耙式，摘穗机构型式板式，摘穗辊/板数量6个，剥皮结构型式螺旋橡胶辊式，剥皮辊数量12根，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇数量1个，风扇型式离心式，风扇直径φ560mm，卸粮方式液压式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀切碎式，前置秸秆粉碎还田机构，驾驶室普通式，变速机构型式机械式，驱动桥型式变速驱动桥和转向驱动桥，制动器型式前桥鼓刹，轴距2400mm，导向轮轮距1690mm，驱动轮轮距1710mm，导向轮轮胎规格6.50-16，驱动轮轮胎规格6.50-16。","37700","GZNJ/TJ 2019-228","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[715,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","主要参数：工作行数3行割台，工作幅宽1.820m，结构型式自走式（轮式摘穗剥皮秸秆还田型）\n配套动力：生产企业扬动股份有限公司，规格型号YD4JZ55C1，发动机结构型式涡轮增压，额定功率40.4KW，转速2400r/min, 排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n基本参数：外型尺寸（长×宽×高）5310×1910×2500mm，行距600mm，最大通过高度2220mm，最小离地间隙180mm，作业速度2.0~5.0km/h，作业小时生产率1.0~2.5hm2/h，单位面积油消耗量≤30kg/hm2，果穗升运器右置，果穗升运器结构型式链耙式，摘穗机构型式板式，摘穗辊/板数量6个，剥皮结构型式螺旋橡胶辊式，剥皮辊数量12根，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇数量1个，风扇型式离心式，风扇直径φ560mm，卸粮方式液压式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀切碎式，前置秸秆粉碎还田机构，驾驶室简易式，变速机构型式机械式，驱动桥型式变速驱动桥和转向驱动桥，制动器型式前桥鼓刹，轴距2400mm，导向轮轮距1690mm，驱动轮轮距1710mm，导向轮轮胎规格6.50-16，驱动轮轮胎规格6.50-16。","37700","GZNJ/TJ 2019-228","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[716,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.23m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","国Ⅲ发动机，后制动后桥（双转向油缸），行走无级变速，行距550割台，前切碎+后还田，双屏倒车影像，四组剥皮机（带风机），徐州驱动轮胎15-24，转向轮胎10.0-15.31","56200","部20160022","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[717,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G2","收获行数:4行;工作幅宽:2.49m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7500×2928×3550；结构质量（kg）：7200；工作行数：4；适应行距范围（cm）：500～650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；拉茎辊型式：纵卧式；剥皮机型式：胶铁辊槽型排列；剥皮辊数量（个）：16；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：2490；位置:中置；驱动方式：机械式；制动器型式：钳盘式；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3、驱动轮15-24。","56200","部20151579","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[718,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-5","形式:自走式:是 ;收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;","金鹰新3960机型小麦机底盘配置，2.75米小麦割台，(同时配置小麦机滚筒及相关配套件)","35800","部20171482","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[719,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","TR-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","结构型式：卧式；外形尺寸(长×宽×高)：2800×2800×1160；工作行数：4行；行距：650mm；工作幅宽：2700mm；拉茎辊型式：五刀复合拉茎。","8300","黑垦鉴2019005（续）","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[720,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","长葛市西霸机械制造有限公司","玉米收获割台","4YZ-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","型号规格:4YZ-4  外形尺寸(长×宽×高）：3400×2600×1100(mm ) 结构型式:半喂入式 工作行数:4 行距: 550mm 工作幅宽: 2450mm 作业速度:1.5～5.5 km/h 作业小时生产率: 0.4～0.8 hm2/h","8300","豫2015160","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[721,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","雷沃重工股份有限公司","玉米收获割台","4GC-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","4行含割台、输送带;结构型式：卧式；外形尺寸（mm）：2360*2420*910；结构质量（Kg):980；工作行数：4行；行距（mm）：540-600；工作幅宽（mm）：2310；摘穗辊型式：板式；拉茎辊型式：镰刀式","8300","黑垦鉴2016120","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[722,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","遂平县方园机械有限公司","玉米籽粒收获割台","4YZ-4","收获行数:4行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","型号规格:4YZ-4  外形尺寸(长×宽×高）：3400×2600×1100(mm ) 结构型式:半喂入式 工作行数:4 行距: 550 mm 工作幅宽: 2450 mm 作业速度:1.5～5.5 km/h 作业小时生产率: 0.4～0.8 hm2/h","8300","豫2018030","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[723,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","TR1688","收获行数:6行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","结构型式：卧式；外形尺寸(长×宽×高)：2800×4090×1160；工作行数：6行；行距：650mm；工作幅宽：3900mm；拉茎辊型式：五刀复合拉茎。","11500","黑垦鉴2019006（续）","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[724,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","遂平县方园机械有限公司","玉米收获割台","4YZ-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","型号规格：4YZ-5   结构型式：半喂入式    外形尺寸(长×宽×高)：3550×3100×1100（mm)   结构质量:1190 kg   工作行数:5行\n适用行距范围：500～700 mm   工作幅宽:3100mm  理论作业速度:1.5-5.5 km/h   作业小时生产率: 0.5-1 hm2/h","11500","豫2015161","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[725,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","遂平县方园机械有限公司","玉米收获割台","4YZ-6","收获行数:6行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","型号规格:4YZ-6    结构型式：半喂入式    外形尺寸(长×宽×高)：3550×3700×1100（mm)   结构质量:1430kg   工作行数:6行\n适用行距范围：500～700 mm   工作幅宽:3700mm    理论作业速度:1.5-5.5km/h   作业小时生产率 :  0.6-1.2 hm2/h","11500","豫2015162","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[726,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","4YGB8-650","收获行数:8行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","结构型式：卧式；外形尺寸(长×宽×高)：5362×2800×1160；工作行数：8行；行距：650mm；工作幅宽：5362mm；拉茎辊型式：五刀复合拉茎。","11500","黑垦鉴2019035","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[727,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","石家庄天人农业机械装备有限公司","玉米割台","4YGB5-650","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","结构型式：卧式；外形尺寸(长×宽×高)：3519×2800×1160；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3519mm；拉茎辊型式：五刀复合拉茎。","11500","黑垦鉴2019034","2023-12-31","非通用类","河北省",""]
[728,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","雷沃重工股份有限公司","玉米收获割台","4GC-6","收获行数:6行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","5行及以上含割台、输送带；结构型式：卧式；外形尺寸（mm）：2960*4070*1245；结构质量（Kg):1570；工作行数：6行；行距（mm）：630-670；工作幅宽（mm）：4000；摘穗辊型式：板式；拉茎辊型式：镰刀式","11500","黑垦鉴2016127","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[729,"收获机械","玉米收获机械","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","雷沃重工股份有限公司","玉米收获割台","4GC-5","收获行数:5行;含割台、输送带、脱粒装置、清选装置:是 ;","5行含割台、输送带;结构型式：卧式；外形尺寸（mm）：2360*2990*910；结构质量（Kg):1225；工作行数：5行；行距（mm）：540-600；工作幅宽（mm）：2880；摘穗辊型式：板式；拉茎辊型式：镰刀式","11500","黑垦鉴2016121","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[730,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZQ-2D1","收获行数:2行;工作幅宽:1.07m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","1.结构形式:自走式;2.工作状态外形尺寸(MM):5300×1670×3500;3.结构质量:3450KG;4.工作行数:2行;5.适用行距范围(MM):500-650;6.工作幅宽:1070MM;7.额定功率;88.3KW","21300","部20181110","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[731,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新乡市通宇车辆有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.64m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收 ；工作行数（通道数）：4行  ；工作幅宽：2640mm ； 整机外形尺寸（长X宽X高）：7900X2770X3770mm ； 整机质量：7000KG； 配套动力：145.5kW；最小离地间隙：290mm ； 轴距：3130mm； 行距：625mm ；","56200","GZNJ/TJ 2019-215","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[732,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新乡市鸿源农牧设备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：7400×2600×3750；工作行数（行）：4；行距mm：630；工作幅宽mm：2600；摘穗机构型式：螺旋式摘穗辊；剥皮机构型式：胶辊+铁辊。","56200","GZNJ/TJ 2019-159","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[733,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.64m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行 ；工作幅宽：2640mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）8050×2750×4600mm ； 配套动力：132.5kW；轴距：3300mm； 行距：650mm ；","56200","新2019095","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[734,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河南金九源农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.61m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：7450*2880*3600；工作行数（行）：4；行距mm：600；工作幅宽mm：2610；摘穗机构型式：对辊式；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；割刀型式：往复式。","56200","GZNJ/TJ 2019-234","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[735,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","新乡市为农农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","工作行数：4行 ；工作幅宽：2400mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）7770×2850×3800mm ；  配套动力：132.5kW；轴距：3370mm； 行距：620mm ；","56200","鄂2019210","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[736,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式茎穂兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZQ-4\n外形尺寸：6840×2700×3600（mm）\n配套动力（kw）：154；\n工作行数：\t4行；\n工作幅宽：\t2500mm；\n摘穗机构型式：\t摘穗辊式；\n剥皮机剥皮辊型式：胶辊+铁棍；\n剥皮机剥皮辊数量（个）：16；\n割台型式：卧式；\n割刀型式：往复式；","56200","T201913130028","2024-08-29","通用类","河北省",""]
[737,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","永康市森崎农林机械有限公司","采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","结构型式：单人背负式；切割器宽度：600mm；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.75kW；汽油机标定转速：7500r/min。","460","T201933330015","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[738,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","永康市森崎农林机械有限公司","采茶机","4CD-30","单人操作:是 ;","结构形式：单人手提式；结构质量（kg）：3.1；切割器切割宽度（cm）：30；蓄电池类型：锂电池；蓄电池额定电压：24V;蓄电池额定容量：10Ah。","460","T201933330016","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[739,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","绥宁现代科技开发应用有限公司","采茶机","4C-30","单人操作:是 ;","结构形式：单人手提式；结构质量（kg）：4.4；切割器切割宽度（cm）：30；手持部分尺寸（长×宽×高)mm：280x40x165；工作部分尺寸（长×宽×高)mm：300x225x165；","460","T201943430007","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[740,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","永康市绿捷工具有限公司","采茶机","4CD-33","单人操作:是 ;","结构形式：单人手提式；作业幅宽：330mm；结构质量:4.7kg；刀片形状：平行；传动方式：齿轮传动；配套动力类型：直流电机；配套蓄电池类型：锂电池；蓄电池电压：24V；蓄电池容量：12Ah。","460","T201933330028","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[741,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","永康市绿捷工具有限公司","采茶机","4CD-27","单人操作:是 ;","结构形式：单人手提式；作业幅宽：270mm；结构质量:4.4kg；刀片形状：平行；传动方式：齿轮传动；配套动力类型：直流电机；配套蓄电池类型：锂电池；蓄电池电压：24V；蓄电池容量：12Ah。","460","T201933330029","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[742,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","宁波市海曙骉马新能源科技有限公司","采茶机","4CD-60","单人操作:是 ;","结构形式：单人背负式；作业幅宽：600mm；结构质量:13.2kg；刀片形状：平行；传动方式：齿轮传动；配套动力类型：直流电机；配套蓄电池类型：锂电池；配套锂电池电压：36V；容量：12Ah。","460","T201933330019","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[743,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","浙江武义亨辉机械制造有限公司","电动采茶机","4C-30","单人操作:是 ;","结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；切割器宽度：300mm；切割刀片长度：360mm；","460","T201933330011","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[744,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","结构型式：单人背负式；切割器宽度：600mm；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.75kW；汽油机标定转速：7500r/min。","460","T201933330021","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[745,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","永康市森崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-110","双人操作:是 ;","结构型式：双人抬式；切割器宽度：1100mm；刀片形状：弧形；汽油机标定功率：1.9kW；汽油机标定转速：7500r/min。","2300","T201933330018","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[746,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","双人采茶机","4CS-100","双人操作:是 ;","结构型式：双人抬式；切割器宽度：1000mm；刀片形状：弧形；汽油机标定功率：1.9kW；汽油机标定转速：7500r/min。","2300","T201933330022","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[747,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","杭州落崎茶业机械有限公司","双人采茶机","4CS-110","双人操作:是 ;","结构型式：双人抬式；切割器宽度：1100mm；刀片形状：弧形；汽油机标定功率：1.9kW；汽油机标定转速：7500r/min。","2300","T201933330023","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[748,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","永康市森崎农林机械有限公司","双人采茶机","4CS-100","双人操作:是 ;","结构型式：双人抬式；切割器宽度：1000mm；刀片形状：弧形；汽油机标定功率：1.9kW；汽油机标定转速：7500r/min。","2300","T201933330017","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[749,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-90","作业幅宽:0.9m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：2260*1215*1160mm；配套动力额定配套功率kW：22.5-32.6kW；结构型式：三点悬挂式；作业幅宽mm：900mm；挖掘产型式：平铲式；清洗分离装置型式：输送链式格栅筛。","940","T201937370009","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[750,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-90A","作业幅宽:0.9m;形式:分段收获 ;","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：900；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2050×1200×1135；配套动力功率kw：25~33；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","940","鲁T2018034","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[751,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-130","作业幅宽:1.3m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：2260*1615*1160mm；配套动力额定配套功率kW：32-45.6kW；结构型式：三点悬挂式；作业幅宽mm：1300mm；挖掘产型式：平铲式；清洗分离装置型式：输送链式格栅筛。","1800","T201937370010","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[752,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-120","作业幅宽:1.2m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：2260*1515*1160mm；配套动力额定配套功率kW：29.4-44.6kW；结构型式：三点悬挂式；作业幅宽mm：1200mm；挖掘产型式：平铲式；清洗分离装置型式：输送链式格栅筛。","1800","T201937370009","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[753,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","作业幅宽:1.1m;形式:分段收获 ;","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：1100；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2050×1400×1140；配套动力功率kw：29.4~44.1；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","1800","鲁T2018034","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[754,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","宁津县奥华农业机械有限公司","马铃薯收获机","4U-160","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：2260*1920*1160mm；配套动力额定配套功率kW：45.6-92.4kW；结构型式：三点悬挂式；作业幅宽mm：1600mm；挖掘产型式：平铲式；清洗分离装置型式：输送链式格栅筛。","3200","T201937370010","2024-08-08","非通用类","山东省",""]
[755,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-160","作业幅宽:1.6m;形式:分段收获 ;","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：1600；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2350×1880×1140；配套动力功率kw：55.1~73.5；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","3200","鲁T2018032","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[756,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-170","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：1700；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2280×2000×1130；配套动力功率kw：55.1~73.5；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","3200","鲁T2018033","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[757,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","汝南县正发机械有限公司","薯类收获机(原：根茎作物收获机)","4U-2H(原：4GJS-165H)","作业幅宽:1.65m;形式:分段收获 ;","配套动力：47~70kW;收获幅宽：1650；","3200","豫2016123","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[758,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与手扶拖拉机配套花生收获机","沂南县中天机械有限公司","花生条铺收获机","4HW-60","配套手扶拖拉机:是 ;","配套手扶拖拉机；型号名称：4HW-60型花生条铺收获机；结构形式：挖掘式、牵引式；配套动力标定功率：≥7.0kw（手扶拖拉机）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250mm×880mm×800mm；整机质量:95kg；作业速度：1.0km/h-2.0km/h；作业小时生产率：0.06h㎡/h-0.12h㎡/h；适用垄(行)距范围：600mm-900mm；工作幅宽：600mm；工作垄/行数：1垄2行；挖掘机构形式：铲式；挖掘机构工作幅宽：600mm；挖掘深度调节范围：5cm-25cm,","370","鲁T2018128","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[759,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与手扶拖拉机配套花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-2（580）","配套手扶拖拉机:是 ;","结构型式：牵引式；工作垄/行数：1/2；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：580mm；作物输送机构型式：夹持链式；秧土分离机构型式：抖土板。","370","鄂2019306","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[760,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","沂南县中天机械有限公司","花生条铺收获机","4HW-80","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.8m;","配套四轮拖拉机；工作幅宽：0.8m；型号名称：4HW-80型花生条铺收获机；结构形式：挖掘式、悬挂式；配套动力标定功率：≥13.24kw（轮式拖拉机）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2300mm×920mm×900mm；整机质量:170kg；作业速度：1.0km/h-3.0km/h；作业小时生产率：0.08h㎡/h-0.24h㎡/h；适用垄(行)距范围：800mm；工作幅宽：800mm；工作垄/行数：1垄2行；挖掘机构形式：铲式；挖掘机构工作幅宽：800mm；挖掘深度调节范围：5cm-25cm,","1800","鲁T2018141","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[761,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-2（810）","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:0.81m;","结构型式：悬挂式；工作垄/行数：1/2；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：810mm；作物输送机构型式：夹持链式；秧土分离机构型式：抖土杆。","1800","鄂2019306","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[762,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","正阳县宏祥机械有限公司","花生收获机","4HW-151","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.51m;","与四轮配套 结构式形式 三点式悬挂，配套发动机标定功率 50KW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 2590×1620×980，整机质量510kg，工作幅宽1510mm","3200","豫2018086","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[763,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-1800","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.8m;","型号名称:4HW-1800型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/88～110kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3500×2100×1150mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1800mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","3200","鄂2019295","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[764,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-1650","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","型号名称:4HW-1650型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/80.8～88kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3500×1920×1160mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1650mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","3200","鄂2019295","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[765,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1米花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-1500","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.5m;","型号名称:4HW-1500型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/44.1～66kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3620×1800×1150mm;工作垄/行数:2/4垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:1500mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","3200","鄂2019295","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[766,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-2150","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","型号名称:4HW-2150型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/88～116kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3700×2400×1250mm;工作垄/行数:3/6垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:2150mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","3500","鄂2019296","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[767,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1米及以上花生收获机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生挖掘机","4HW-2350","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.35m;","型号名称:4HW-2350型花生挖掘机;结构型式:机械、悬挂式;配套动力型式及功率:四轮拖拉机/110～132kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):3700×2700×1250mm;工作垄/行数:3/6垄/行;挖掘机构型式: 梯形铲式;挖掘机构工作幅宽:2350mm;作物输送机构型式:链条传动栅栏式;秧土分离机构型式:振动链条传动栅栏式","3500","鄂2019296","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[768,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","星光农机股份有限公司","自走式花生捡拾联合收获机","4HJD-2100J","幅宽:2.1m;","含捡拾、分离、摘果、集箱等功能,功率：65kW，结构型式：自走履带式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950mm×2580mm×2950mm；整机使用质量：3000kg；工作宽幅：2100mm；捡拾机型式：凸轮式弹齿捡拾器；捡拾机构长度：2100m，履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×400mm；驾驶室类型：普通；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；集果方式：机械。","12800","鄂2019046","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[769,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","星光农机股份有限公司","自走式花生捡拾联合收获机","4HJD-2100","幅宽:2.1m;","含捡拾、分离、摘果、集箱等功能,功率：65kW，结构型式：自走履带式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950mm×2480mm×2920mm；整机使用质量：2850kg；工作宽幅：2100mm；捡拾机型式：凸轮式弹齿捡拾器；捡拾机构长度：2100m，履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×400mm；驾驶室类型：普通；变速箱类型：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；集果方式：机械。","12800","鄂2019046","2023-12-31","非通用类","浙江省",""]
[770,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","中联重机股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-6A","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","捡拾机构工作幅宽（mm）：2600；结构型式：自走轮式（含秧蔓收集）；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：6580×2780×3350；","43500","鄂2019238","2024-07-17","非通用类","安徽省",""]
[771,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","河南农有王农业装备科技股份有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","配套发动机额定功率:118KW;配套发动机额定转速:2300r/min;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6610×2820×3400mm;最小离地间隙: 260mm;捡拾机构型式:凸轮捡拾齿式;喂入机构型式:螺旋伸缩杆滚筒式;喂入量:2kg/s;捡拾机构工作幅宽:2600mm;作物输送机构型式: 耙杆式;摘果机构型式:轴流钉齿式;摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）:1辊:Φ520×800mm、2辊:Φ520×1900mm;摘辊（滚筒）个数:2个；清选机构型式：风筛组合式；荚果输送机构型式：畚斗提升式；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中；变速箱型式：机械式；驱动方式：4×2；驱动型式：机械驱动；制动器型式：液压式；轴距/轨距：2550mm;轮距（前/后）:1950/1900mm;轮胎规格（前/后）:15-24/10-15;驾驶室（无、 简易﹑普通﹑封闭）:普通","43500","鄂2019231","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[772,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","保定冀旋农机装备有限公司","旋转式割草压扁机","9GXY-3.0","形式:旋转式 ;割幅:3.0m;带压扁装置:是 ;","结构形式：旋转式，挂接方式：牵引式，割幅宽度：3.0m，刀盘数量：7个，刀盘转速：3000r/min，压扁辊形式：胶辊，压扁辊转速：1000r/min，配套动力：80-100kW","46500","黑垦鉴2017121","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[773,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","牵引式圆盘割草压扁机","9QYGC-3200CRI","形式:旋转式 ;割幅:3.14m;带压扁装置:是 ;","结构型式：牵引式 工作状态外形尺寸：（长*宽*高）：5768mm*5386mm*1638mm 配套动力：59KW 切割宽度：3140mm 割台升降机构：液压机构 切割盘数量：7个 每割盘刀数：2个 圆盘切割直径：530mm 切割圆盘转速：1508r/min 压扁器型式：橡胶咬合碾压辊 压扁器长度：2400mm 压扁器直径：320mm 压扁器转速：762r/min","46500","黑2016028","2020-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[774,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","郓城县工力有限公司","秸秆捡拾打捆机","4JSY-80-50","捡拾宽度:0.8m;","配套动力≧20kW、外形尺寸：2000×1400×1280（mm）结构质量：560kg、卷压滚筒数量：11个、捡拾器宽度：800mm、","7300","2018TJ570","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[775,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","安徽金丰机械有限公司","圆草捆打捆机","9JYD-800A","捡拾宽度:0.8m;","捡拾宽度：800mm，配套动力30马力以上。","7300","2018TJ633","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[776,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","圆草捆打捆机","9YKD-60","捡拾宽度:0.7m;","产品型号：9YKD-60;捡拾宽度700mm；卷压滚筒转速：200r/min;卷压滚筒数量：12个;工作状态外形尺寸：1300mm×1450mm×1400mm；配套动力：22.1~36.8","7300","部20160388","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[777,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YY-0.6","捡拾宽度:0.7m;","捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：214r/min，卷压滚筒数量：12个，配套动力：36.7-51.5kW 捡拾器宽度：700mm 工作状态外型尺寸（长*宽*高）1263*1315*1247mm","7300","鄂2018060","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[778,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1300m;","捡拾器宽度（mm）：1300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：12个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×1600×1380；配套动力非固定式（kw）：≥25.7","7300","部20190437","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[779,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-900","捡拾宽度:0.9m;","捡拾器宽度（mm）：900；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：12个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1880×1350×1380；配套动力非固定式（kw）：≥17.6","7300","部20190436","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[780,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县永升机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","型号/9YQ-180\n捡拾器宽度mm1800\n捡拾器结构型式/甩刀式\n卷压滚筒数量个15\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）/2900mm×2220mm×1620mm\n非固定式配套动力kW40.4～75.0","16000","部20190430","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[781,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾器宽度：1300mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒转速：320r/min，卷压滚筒数量：15个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2950mm×1700mm×1500mm，配套动力≥40.4kw，成型草捆尺寸：700mm×1000mm，纯工作小时生产率：≥3000kg/h，捆扎方式：绳","16000","部20190440","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[782,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:1.25m;","捡拾宽度：1.25m","16000","GZNJ/TJ 2019-205","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[783,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊萨沃农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230A","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2.3m，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：14个","16000","鄂2019224","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[784,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁安市瑞成科技发展有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度1800mm；卷压滚筒转速280r/min；卷压滚筒数量14个；配套动力≥48kw。","16000","T201923230095","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[785,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊鑫牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1300","捡拾宽度:1.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1300;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度（mm）：930；压缩式直径（mm）：580；卷压滚筒数量（个）：14；卷压滚筒直径（mm）:150;配套动力范围：（kw）≥36.7","16000","鄂2019212","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[786,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊鑫牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1270","捡拾宽度:1.27m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1270;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩式直径（mm）：580；卷压滚筒数量（个）：12；卷压滚筒直径（mm）:150;配套动力范围：（kw）≥29.1","16000","鄂2019211","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[787,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.3A","捡拾宽度:1.3m;","捡拾宽度：1.3m","16000","部20190454","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[788,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800A","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度=1800mm","16000","部20190505","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[789,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","安陆市宏利机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","配套动力范围（kW）：40.4-66.1；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2410x1780x1540；结构质量（kg）：1275；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：980x650；打结器类型：绳缠绕；卷压滚筒数量：13；","16000","鄂2019234","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[790,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","合肥首瑞科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;","捡拾宽度：1300mm；捡拾器宽度：1300mm；捡拾器结型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2400×1650×1450mm；配套动力：25.7-40.4kw；","16000","2018TJ604","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[791,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","奔野优森拖拉机制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度:1.8M,拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒数量:14个","16000","鄂2018072","2022-12-31","通用类","浙江省",""]
[792,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-130","捡拾宽度:1.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1300；捡拾器结构型式：甩刀式式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：980；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量：17个；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围kw：≥45","16000","GZNJ/TJ 2019-259","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[793,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1250；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量：13个；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围kw：32~40","16000","GZNJ/TJ 2019-256","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[794,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","石家庄铁鑫机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-1.8","捡拾宽度:1.85m;","捡拾器宽度：1.85米，打结器型号：D型 ， 打捆活塞速度：90/分钟， 工作形态外形尺寸(长×宽×高）：4.85米×2.48米×1.71米。","28400","冀2016T—016","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[795,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","圆捆捡拾切碎压捆机","9YK-1600","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度:1950mm 捡拾器结构型式:弹齿式 卷压滚筒转速:180r/min 卷压滚筒数量:2个 工作状态外型尺寸（长×宽×高）:4000mm*2550mm*2600mm 配套动力:88kW","28400","黑2018065","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[796,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊飞奥农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","型号名称：9YQ-180型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：930；压缩室直径mm：570；卷压滚筒数量：14个；卷压滚筒直径mm:150；缠捆方式（绳或网）：缠绳；配套动力范围KW：40.4-58.5；","28400","鄂2019333","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[797,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1950DII","捡拾宽度:1.95m;","挂接方式:牵引;捡拾宽度:1950mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：50~95kW；","28400","鄂2019256","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[798,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","圆捆捡拾切碎压捆机","9YK-125XC","捡拾宽度:2.1m;","型号：9YK-125XC 捡拾器宽度：2100mm 捡拾器结构型式：弹齿式 卷压滚筒转速：180r/min 卷压滚筒数量：3个 工作状态外型尺寸（长*宽*高）：4700mm*2660mm*2650mm 配套动力：88KW","28400","黑2018066","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[799,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","大方捆捡拾切碎压捆机","9FK-1270XC","捡拾宽度:2.35m;","型号规格：9FK-1270XC 结构型式：弹齿式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：7930mm*2995mm*3075mm 配套动力：117KW 捡拾宽度：2350mm 打捆活塞速度：45行程/min 打结器类型：D型 打结器数量：6个 压缩室界面尺寸（宽*高）：1200mm*700 喂入口宽度：800mm","28400","黑2016027","2020-12-31","通用类","黑龙江",""]
[800,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","圆捆捡拾切碎压捆机","9YK-1250","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度:1950mm 捡拾器结构型式:弹齿式 卷压滚筒转速:180r/min 卷压滚筒数量:2个 工作状态外型尺寸（长*宽*高）:4100mm*2460mm*2465mm 配套动力:88kW","28400","黑2018064","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[801,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","农沃农业机械（潍坊）有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","型号名称：9YQ-180型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：930；压缩室直径mm：570；卷压滚筒数量：14个；卷压滚筒直径mm:150；缠捆方式（绳或网）：缠绳；配套动力范围KW：40.4-58.5；","28400","鄂2019336","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[802,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度：1800mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒转速：320r/min，卷压滚筒数量：15个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2900mm×2240mm×1480mm，配套动力≥58.8kw，成型草捆尺寸：700mm×1000mm，纯工作小时生产率：≥3200kg/h，捆扎方式：绳","28400","部20190439","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[803,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","襄阳祥盛农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.96m;","型号名称：9YFQ-1.9型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1960mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm","28400","鄂2019232","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[804,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","圆捆捡拾切碎压捆机","9YK-155XC","捡拾宽度:2.15m;","型号：9YK-155XC 捡拾器宽度：2150mm 捡拾器结构型式：弹齿式 卷压滚筒转速：180r/min 卷压滚筒数量（主动）：3个 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4715mm*2675*3280 配套动力：88KW","28400","黑2016026","2020-12-31","通用类","黑龙江",""]
[805,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊鲁鹏机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-200Z","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度1950mm，捡拾器结构型式弹齿式，打结器类型D型，打结器数量3个，压缩室截面尺寸560mmx380mm，打捆活塞往复速度93次/分钟，工作状态外形尺寸7600mmx2730mmx1800mm,配套动力55.8-73.5kw。","28400","黑垦鉴2018132","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[806,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽省泉盛农业科技有限公司","快速离田式打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;","捡拾器宽度mm：1900；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量（个）：2；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：4960×2620×1900。","28400","部20190619","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[807,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津成胜农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆结构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1000；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量个：15；卷压滚筒直径mm：158；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围kW：40.4-66.1","28400","GZNJ/TJ 2019-199","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[808,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东五征高北农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.7","捡拾宽度:1.7m;","捡拾宽度1.7米","28400","部20190135","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[809,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","弗驰瑞特（青岛）农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.8","捡拾宽度:1.8m;","型号:9YFQ-1.8\n捡拾器宽度:1800mm\n捡拾器结构形式:弹齿式\n压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×360mm\n打结器类型:D 型\n打结器数量:2个\n工作状态外形尺寸(长×宽×高):6110mm×2880mm×1600mm\n非固定式配套动力:≥36.8KW","28400","部20190452","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[810,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","弗驰瑞特（青岛）农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.95m;","型号:9YFQ-1.9\n捡拾器宽度:1950mm\n捡拾器结构形式:弹齿式\n压缩室截面尺寸(宽×高):500mm×400mm\n打结器类型:D 型\n打结器数量:2个\n工作状态外形尺寸(长×宽×高):6700mm×3120mm×1700mm\n非固定式配套动力:≥36.8KW","28400","部20190451","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[811,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","合肥首瑞科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","捡拾宽度：1800mm；捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2400×2150×1450mm；配套动力：40.4-58.8kw；","28400","2018TJ605","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[812,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:1.78m;","型号名称\t/\t9YG-1.2圆草捆打捆机\n挂接方式\t/\t牵引式\n捡拾宽度\tmm\t1780\n喂入口宽度\tmm\t1440\n捡拾器结构型式\t/\t弹齿式\n喂入器结构型式\t/\t拨叉喂入机构\n压缩室成捆机构型式\t个\t滚筒式\n压缩室宽度\tmm\t1400\n压缩室直径\tmm\t1250\n卷压滚筒数量\t个\t14\n卷压滚筒直径\tmm\t290\n缠捆方式（绳或网）\t/\t网\n配套动力范围\tkW\t36.8～73.5","28400","T201913130037","2024-08-29","通用类","河北省",""]
[813,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YF-1.8","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度mm：1800","28400","吉农机鉴2018-039","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[814,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安陆市宏利机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;","配套动力范围（kW）：51.5-73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2750x2250x1480；结构质量（kg）：1410；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：980x650；打结器类型：绳缠绕；卷压滚筒数量：13；","28400","鄂2019235","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[815,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.00","捡拾宽度:1.71m;","捡拾宽度：1.710ｍ；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：液筒式；压缩室宽度：1000ｍｍ；压缩室直径：Ø1000ｍｍ；卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒直径：Ø194ｍｍ；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：66.2-88.2kW","28400","鄂2019301","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[816,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","YLYQ1950ⅡA","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：55kW以上 ， 捡拾器宽度：1950mm 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2400*1750mm","28400","鄂2017172","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[817,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;","捡拾器宽度:1970MM；打捆活塞速度:100行程/MIN；打结器类型:D型；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5700MMX2600MMX1720MM；配套动力:≥26KW.","28400","部20170126","2021-12-31","通用类","山东青岛",""]
[818,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YRF-1250A","捡拾宽度:2.1m;","配置参数1.捡拾器宽度:2100mm；2.捡拾器结构形式:弹齿式；3.卷压滚筒转速:135r/min；4.卷压滚筒数量:18个；5.工作状态外形尺寸(mm):4400X2900X2550；6.配套动力:58.8kw-102.9kw","28400","吉农机鉴2019-034","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[819,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蒙城县丙南农机作业服务有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","项目单位设计值\n型号/9YQ-2250\n捡拾器宽度mm2250\n捡拾器结构型式/甩刀式\n卷压滚筒转速r/ min190-220\n卷压滚筒数量个14\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm2840×2650×1400\n配套动力kW≥58.8（轮式拖拉机）","28400","2019TJ199","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[820,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.80B","捡拾宽度:1.8m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；卷压滚筒数量（个）：18；配套动力范围kw：58.8~80.9。","28400","GZNJ/TJ 2019-183","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[821,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.25","捡拾宽度:2.03m;","捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：540r/min，卷压滚筒数量：1个，配套动力：95.6-117.6kW 工作状态外形尺寸（长×宽×高），4690×2880×2700mm  捡拾器宽度：2030mm","28400","鄂2018061","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[822,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","洛阳世英机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-1.92","捡拾宽度:1.92m;","1.7m≤捡拾宽度＜2.2m；配套动力≥40.5，捡拾器宽度1.92m","28400","豫2017042","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[823,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","内蒙古长明机械股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1.8m;","挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1800mm，圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.533 m3 ，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1250mm，压缩室直径：ϕ1250mm，卷压滚筒数量：18，卷压滚筒直径：ϕ193/ϕ222，缠捆方式（绳或网）：丝网，配套动力范围（KW）：66.1-102.9","28400","鄂2019237","2024-07-17","通用类","内蒙古自治区",""]
[824,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-1.8","捡拾宽度:1.8m;","型号：9YJD-1.8  捡拾器宽度：1800mm  捡拾器结构型式：锤爪式  压缩室截面尺寸（宽×高）335×440mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 4800×3070×3600mm  配套动力 ≥74kW","28400","吉农机鉴2019-041","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[825,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.80","捡拾宽度:1.8m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；卷压滚筒数量（个）：15；配套动力范围kw：51.5~73.5。","28400","GZNJ/TJ 2019-182","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[826,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","宁津方盛农业机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","捡拾器宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：3100*2200*1600；卷压滚筒数量（个）：15。","28400","部20190415","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[827,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽金丰机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1900","捡拾宽度:1.9m;","捡拾宽度：1900mm.配套动力50马力以上。","28400","2018TJ632","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[828,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","YLYQ1950","捡拾宽度:1.95m;","打结器类型：D型绳打捆，整机质量：1.75t,打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：25.7-40.5kW以上  捡拾器宽度：1950mm，工作状态外型尺寸（长*宽*高）4975*2350*1725mm","28400","鄂2015040","2019-12-31","通用类","湖北省",""]
[829,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","9YFQ-1950D","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器结构型式：单轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：40.4kW以上  捡拾器宽度：1950mm，工作状态外型尺寸（长*宽*高）5350*2400*1750mm","28400","鄂2018062","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[830,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：980；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量：15个；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围kw：≥75","28400","GZNJ/TJ 2019-255","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[831,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","牵引式方草捆压捆机","9YFQ-1.95","捡拾宽度:1.95m;","捡拾器宽度：1.95m；打捆活塞速度：98行程/min； 打结器类型：D型；工作状态外形尺寸mm:4975×2350×1725；配套动力KW:≥40","28400","内蒙古2015-020","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[832,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林天朗新能源科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度：2220mm；配套动力：≥88kw","28400","GZNJ/TJ 2019-239","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[833,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200A","捡拾宽度:2.2m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：51.5-88.2","28400","鄂2019280","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[834,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东凯诺农业发展有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw.","28400","GZNJ/TJ 2019-203","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[835,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东五征高北农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度2.2米","28400","部20190134","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[836,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.2","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:135r/min；卷压滚筒数量；14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2630×2470mm；配套动力≥58.8kW","28400","吉农机鉴2017-045","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[837,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYG-1.25","捡拾宽度:2.243m;","捡拾器宽度：2243mm，捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：主卷压滚筒259r/min+同步卷压带139r/min，卷压滚筒数量：4个卷压滚筒+1个同步卷压带，配套动力：95-130kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高），4690×2880×2700mm","28400","鄂2018079","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[838,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210D","捡拾宽度:2.21m;","捡拾器结构型式：甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：73.5-95.6kW 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5490*2600*1750mm，捡拾器宽度：2210mm","28400","鄂2018058","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[839,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","襄阳祥盛农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;","型号名称：9YFQ-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2230mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm","28400","鄂2019233","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[840,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎打捆机","9YF-2.2S","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：锤爪式\n打结器型式：D型\n打结器数量：2个","28400","T201923230062","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[841,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YF-2.4D","捡拾宽度:2.4m;","捡拾宽度：2400mm\n捡拾器结构型式：锤爪式\n打结器型式：D型\n打结器数量：2个","28400","T201923230063","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[842,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎打捆机","9YF-2.4S","捡拾宽度:2.4m;","捡拾宽度：2400mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个","28400","T201923230064","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[843,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.24m;","捡拾宽度：2240mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n压缩室宽度:1230mm\n压缩室直径:1200mm\n卷压滚筒数量:18个","28400","T201923230065","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[844,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-248","2024-08-05","通用类","山东省",""]
[845,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2S","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度mm：2210；挂接方式 ：牵引式；配套动力范围kw ：88.3-117.7 ；捡拾器结构型式 ：双轴甩刀式","28400","鄂2019226","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[846,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：66.2-110.3","28400","鄂2019282","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[847,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：970；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）220；配套动力范围（KW）：58.8-88.2","28400","鄂2019279","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[848,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4A4","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","28400","吉农机鉴2019-023","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[849,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4B2","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：3090×2510×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","28400","吉农机鉴2019-044","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[850,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆压捆机","9YJ-2.2A-1","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：锤爪）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：4975*2850*1710）（整机净重：1700kg）（配套动力：≥52kW）（打结器类型：D型）（打结器数量：2个））压缩室截面尺寸：440*355）","28400","吉农机鉴2017-034","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[851,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4B4","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","28400","吉农机鉴2019-024","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[852,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YZD-2250","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：锤爪式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5900mm×3250mm×3740mm；压缩室截面尺寸(宽×高)：420mm×320mm；配套动力：≥110KW；动力输出转速范围：720-760r/min；结构质量：5400kg。","28400","GZNJ/TJ 2019-235","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[853,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4A2","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：3090×2510×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","28400","吉农机鉴2019-046","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[854,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4A","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","28400","吉农机鉴2019-021","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[855,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2210D","捡拾宽度:2.21m;","挂接方式:牵引;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：55~95kW；","28400","鄂2019257","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[856,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","农沃农业机械（潍坊）有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;","型号名称:9YQ-230型圆草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度mm:2300;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度mm:1050;压缩室直径mm:570;卷压滚筒数量:14个；卷压滚筒直径mm:150;缠捆方式（绳或网）:缠绳；配套动力范围KW:58.8-88.2;","28400","鄂2019337","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[857,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4A3","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：17个）（外形尺寸：3090×2510×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3280kg）","28400","吉农机鉴2019-047","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[858,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210","捡拾宽度:2.21m;","打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：80-100kW， 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5100*2800*1725mm，捡拾器宽度：2210mm","28400","鄂2016084","2020-12-31","通用类","湖北省",""]
[859,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210S","捡拾宽度:2.21m;","拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：88.3-117.7kW  工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2738*1750mm，捡拾器宽度：2210mm","28400","鄂2018059","2022-12-31","通用类","湖北省",""]
[860,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津成胜农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆结构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1000；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量个：15；卷压滚筒直径mm：158；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围kW：66.1-99.2","28400","GZNJ/TJ 2019-200","2023-12-31","通用类","天津市",""]
[861,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YF-2.2D","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：锤爪式\n打结器型式：D型\n打结器数量：2个","28400","T201923230061","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[862,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.25m;","捡拾宽度：2250mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n打结器型式：D型\n打结器数量：2个","28400","T201923230060","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[863,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊飞奥农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;","型号名称:9YQ-230型圆草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度mm:2300;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度mm:1050;压缩室直径mm:570;卷压滚筒数量:14个；卷压滚筒直径mm:150;缠捆方式（绳或网）:缠绳；配套动力范围KW:58.8-88.2;","28400","鄂2019334","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[864,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","宁安市瑞成科技发展有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;","形式:方捆 ;捡拾宽度:2.2m;配套动力范围：50-70KW;","28400","T201923230091","2024-07-21","通用类","黑龙江",""]
[865,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","大安市锦泰农业机械制造有限公司","秸秆切割揉碎圆草捆打捆机","9YYG-2220","捡拾宽度: ≥2.2m;","捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）530mm×2600mm×1650mm；配套动力：≥51.4kW，卷压滚筒转速：370r/min。","28400","吉农机鉴2019-039","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[866,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4B3","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：17个）（外形尺寸：3090×2510×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3460kg）","28400","吉农机鉴2019-045","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[867,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","宁津方盛农业机械有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1100；卷压滚筒数量（个）：18。","28400","GZNJ/TJ 2019-208","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[868,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊飞奥农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230D","捡拾宽度:2.3m;","型号名称：9YQ-230D型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式  ：滚筒式；压缩室宽度mm:1200；压缩室直径mm:1050；卷压滚筒数量：22个；卷压滚筒直径mm:152；缠捆方式（绳或网）：尼龙编织网；配套动力范围KW:58.8-88.2；","28400","鄂2019335","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[869,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.0","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2.3m，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：21个","28400","鄂2019269","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[870,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.2","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2.3m，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：23个","28400","鄂2019268","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[871,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个；配套动力:≥73.5kw。","28400","GZNJ/TJ 2019-247","2024-08-05","通用类","山东省",""]
[872,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河南省颍骏机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2.3","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度：2.3m","28400","GZNJ/TJ 2019-195","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[873,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省秸大实业有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.2","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:135r/min；卷压滚筒数量；14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2630×2470mm；配套动力≥58.8kW","28400","吉农机鉴2019-038","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[874,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-1200","捡拾宽度:2.25m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：链耙喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1200；卷压滚筒数量（个）：23；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kW：≥90。","28400","GZNJ/TJ 2019-253","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[875,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度（mm）:2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）:970；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）220；配套动力范围（kw）：58.8-88.2","28400","鄂2019286","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[876,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200T","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度（mm）:2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm；460×370；配套动力范围（kw）：44.1-73.5","28400","鄂2019287","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[877,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市硕丰机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-2200A","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度2220mm，捡拾器结构形式弹齿式，卷压滚筒数量14个。","28400","吉农机鉴2019-052","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[878,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YRF-1250B","捡拾宽度:2.25m;","1.捡拾器宽度:2250mm；2.捡拾器结构形式:弹齿式；3.卷压滚筒转速:135r/min；4.卷压滚筒数量:18个；5.工作状态外形尺寸(mm):4400X2900X2550；6.配套动力:58.8kw-102.9kw","28400","吉农机鉴2019-036","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[879,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YRF-1500","捡拾宽度:2.25m;","配置参数1.捡拾器宽度:2250mm；2.捡拾器结构形式:弹齿式；3.卷压滚筒转速:140r/min；4.卷压滚筒数量:14个；5.工作状态外形尺寸(mm):4650X3200X2600；6.配套动力:≥82kw","28400","吉农机鉴2019-035","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[880,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊萨沃农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230Y","捡拾宽度:2.3m;","捡拾器宽度：2.3m，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：21个","28400","鄂2019225","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[881,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-2.2","捡拾宽度:2.2m;","型号：9YJD-2.2  捡拾器宽度：2200mm  捡拾器结构型式：锤爪式  压缩室截面尺寸（宽×高）335×440mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 4800×3340×3600mm  配套动力 ≥88kW","28400","吉农机鉴2019-040","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[882,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽金丰机械有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度：2200mm配套动力90马力以上。","28400","2016TJ457","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[883,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽金丰机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2300B","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度：2300mm配套动力50马力以上。","28400","2017TJ390","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[884,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度： 2200mm ；挂接方式：牵引式 ；配套动力： ≥73.5kw；捡拾器结构型式： 弹齿式","28400","鄂2019229","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[885,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度mm ：2210；挂接方式：牵引式 ； 配套动力kw ：44.1-73.5 ；捡拾器结构型式： 弹齿式","28400","鄂2019228","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[886,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林纳海农业装备有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YJF-230ZC","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm：捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：320mm×420mm；配套动力范围：≥88KW。","28400","GZNJ/TJ 2019-238","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[887,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","任丘市金威机械配件有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-225","捡拾宽度:2.25m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式。压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1000；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径mm：195；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kW：≥75。","28400","GZNJ/TJ 2019-251","2024-08-22","通用类","河北省",""]
[888,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","洛阳世英机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.42","捡拾宽度:2.42m;","捡拾宽度≥2.2m；配套动力≥40.5，捡拾器宽度2.42m","28400","豫2017043","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[889,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2210S","捡拾宽度:2.21m;","挂接方式:牵引;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：95~110kW；","28400","鄂2019258","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[890,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYC-1.25","捡拾宽度:2.243m;","挂接方式:牵引式；捡拾宽度:2243mm；捡拾器结构型式:弹齿式；喂入器结构型式:滚筒式；压缩室成捆机构型式:同步带卷压；压缩室宽度:1200mm；压缩室直径:1250mm；卷压滚筒数量:4个卷压滚筒+1个同步卷压带；缠捆方式（绳或网）:网；配套动力范围：95-130kW","28400","鄂2019260","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[891,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊鑫牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-2300","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2300;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩式直径（mm）：1020；卷压滚筒数量（个）：23；卷压滚筒直径（mm）:152;配套动力范围：（kw）≥51.5","28400","鄂2019213","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[892,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2D","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度mm ：2210 ；挂接方式：牵引式 ；配套动力kw ：73.5-95.6 ；捡拾器结构型式：单轴甩刀式 ；","28400","鄂2019227","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[893,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-2.30","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；卷压滚筒数量（个）：15；配套动力范围kw：62.5-88.2。","28400","GZNJ/TJ 2019-184","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[894,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-2.30B","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；卷压滚筒数量（个）：18，配套动力范围kw：66.2~95.6。","28400","GZNJ/TJ 2019-185","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[895,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFS-2.23","捡拾宽度:2.23m;","捡拾器宽度:2230MM；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸(宽X高):560MMX380MM；工作状态外形尺寸(长X宽X高):7250MMX2950MMX1840MM；配套动力:≥50KW.","28400","部20171519","2021-12-31","通用类","山东青岛",""]
[896,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度:2220MM；捡拾器结构型式:锤爪式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460MMX360MM；工作状态外形尺寸(长X宽X高):6400MMX2630MMX1770MM；配套动力:≥66KW.","28400","部20171520","2021-12-31","通用类","山东青岛",""]
[897,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市硕丰机械制造有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2220B","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度2220mm,捡拾器结构型式锤爪式。","28400","吉农机鉴2019-051","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[898,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市硕丰机械制造有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2220C","捡拾宽度:2.22m;","捡拾器宽度2220mm，捡拾器结构型式锤爪式，压缩室截面积mm:500×315。","28400","吉农机鉴2019-053","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[899,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","蒙城县丙南农机作业服务有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;","项目单位设计值\n型号/9YFQ-2.2\n捡拾器宽度mm2230\n捡拾器结构型式/弹齿式\n打结器类型/D型\n打结器数量个2\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm460×360\n打捆活塞往复次数行程/min100-130\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm5530×2860×1770\n配套动力kW≥58.8（轮式拖拉机）","28400","2019TJ201","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[900,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQS-2200A","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；压缩室截面尺寸（宽*高）mm：350*450；工作状态外型尺寸（长*宽*高）mm：5700*3100*3900；配套动力kw：≥73.5。","28400","部20190522","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[901,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2250A","捡拾宽度:2.25m;","捡拾器宽度=2250mm","28400","部20190504","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[902,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4B","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","28400","吉农机鉴2019-022","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[903,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.22m;","捡拾宽度：2.22m","28400","部20190456","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[904,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾宽度：2.2m","28400","GZNJ/TJ 2019-206","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[905,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾方捆机","9YF-2200B","捡拾宽度:2.2m;","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm ；3.捡拾器结构型式：甩刀式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器形式：D型；6.打结器数量：2个 ；7.压缩室截面尺寸（宽×高）：457mm×356mm；8：配套动力范围：≥73.5kw","28400","GZNJ/TJ 2019-213","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[906,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","捡拾方捆机","9YF-2200A","捡拾宽度:2.2m;","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm ；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器形式：D型；6.打结器数量：2个 ；7.压缩室截面尺寸（宽×高）：457mm×356mm；8：配套动力范围：≥73.5kw","28400","GZNJ/TJ 2019-212","2023-12-31","通用类","吉林省",""]
[907,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河南省颍骏机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度：2.3m","28400","部20190455","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[908,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;","捡拾器宽度:2230MM；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460MMX360MM；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5530MMX2860MMX1770MM；配套动力:≥37KW.","28400","部20171521","2021-12-31","通用类","山东青岛",""]
[909,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:2.25m;","捡拾宽度：2.250ｍ；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：液筒式；压缩室宽度：1250ｍｍ；压缩室直径：Ø1250ｍｍ；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：Ø222ｍｍ；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：80.9-103kW","28400","鄂2019292","2024-07-17","通用类","河南省",""]
[910,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安陆市宏利机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;","配套动力范围（kW）：66.1-99.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2730x2700x1400；结构质量（kg）：1700；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：980x650；打结器类型：绳缠绕；卷压滚筒数量：13；","28400","鄂2019236","2024-07-17","通用类","湖北省",""]
[911,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度mm：2200","28400","吉农机鉴2018-038","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[912,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","捡拾秸秆方捆压捆机","9YFL-2.2B","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度mm：2200","28400","吉农机鉴2018-040","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[913,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.3","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器 宽度mm：2200","28400","吉农机鉴2018-019","2022-12-31","通用类","吉林省",""]
[914,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","自动捡拾秸秆粉碎方捆压捆机","9YFL-2.2","捡拾宽度:2.2m;","捡拾器宽度mm：2200","28400","吉农机鉴2017-028","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[915,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YJ-2.2","捡拾宽度:2.2m;","（外形尺寸（长×宽×高）：8800mm×4560mm×3570mm）（整机重量：5500kg）（工作幅宽：2200mm）（粉碎捡拾转速：1600r/min）（粉碎捡拾机构安装甩刀对数：30对）（生产效率：1～2公顷/h）（配套动力：≥81kw）（秸秆捆截面尺寸：835mm×1145mm）（捆长：1500～2300mm）（压密秸秆密度：150～180kg/m3）（机组作业速度：6-8km/h）","28400","吉农机鉴2016-06","2020-12-31","通用类","吉林省",""]
[916,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆压捆机","9YJ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;","（捡拾器类型：弹齿）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：4975*2850*1710）（整机净重：1700kg）（配套动力：≥45kW）（打结器类型：D型）（打结器数量：2个）（压缩室截面尺寸：440*355）","28400","吉农机鉴2017-033","2021-12-31","通用类","吉林省",""]
[917,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","粉碎型方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.22m;","型号名称\t/\t9YFQ-2.2A粉碎型方草捆打捆机\n挂接方式\t/\t牵引式\n捡拾宽度\tmm\t2220\n喂入口宽度\tmm\t440\n捡拾器结构型式\t/\t锤爪式\n喂入器结构型式\t/\t拨叉喂入机构\n打结器型式\t/\tD型\n打结器数量\t个\t2\n压缩室截面尺寸（宽×高）\tmm\t462×371\n配套动力范围\tkW\t58.8～88.2","28400","T201913130039","2024-08-29","通用类","河北省",""]
[918,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;","型号名称\t/\t9YFQ-2.2方草捆打捆机\n挂接方式\t/\t牵引式\n捡拾宽度\tmm\t2230\n喂入口宽度\tmm\t440\n捡拾器结构型式\t/\t弹齿式\n喂入器结构型式\t/\t拨叉喂入机构\n打结器型式\t/\tD型\n打结器数量\t个\t2\n压缩室截面尺寸（宽×高）\tmm\t452×371\n配套动力范围\tkW\t36.8～73.5","28400","T201913130038","2024-08-29","通用类","河北省",""]
[919,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-2250","捡拾宽度:2.25m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量（个）：15；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围kW：≥75。","28400","GZNJ/TJ 2019-254","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[920,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-700","捡拾宽度:2.2m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2200；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：链耙喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量（个）：13；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kW：≥75。","28400","GZNJ/TJ 2019-252","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[921,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-1200","捡拾宽度:2.25m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：链耙喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1200；卷压滚筒数量（个）：23；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kW：≥90。","28400","GZNJ/TJ 2019-258","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[922,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-2250","捡拾宽度:2.25m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1300；卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒直径mm：260；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：≥100","28400","GZNJ/TJ 2019-261","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[923,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1000；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径mm：195；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：≥75","28400","GZNJ/TJ 2019-260","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[924,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200T","捡拾宽度:2.2m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：44.1-73.5","28400","鄂2019281","2024-07-17","通用类","山东省",""]
[925,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","奥地博田农业科技（青岛）有限公司","圆捆机","IMPRESS 125F MASTER","捡拾宽度:2.3m;","捡拾宽度：2.3米\n圆草捆尺寸：1.25米x1.2米","28400","黑垦鉴2019072","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[926,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-700","捡拾宽度:2.2m;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2200；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：链耙喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：700；卷压滚筒数量：13个；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：≥75","28400","GZNJ/TJ 2019-257","2024-08-22","通用类","山东省",""]
[927,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","宁津隆康农业机械有限公司","圆草捆打捆机","LK-5552","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度mm：520；卷压滚筒转速r/min：390；卷压滚筒数量（个）：30；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2350×1580×1435；配套动力（电动机）KW：5.5。","8400","部20190506","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[928,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东久保地机械设备有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度：520mm；卷压滚筒数量：30个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3450×1340×1570mm；配套动力固定式：5.5kW","8400","部20190435","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[929,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","庆云中开机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:6.25kW;","喂入口宽度：520mm，卷压辊筒数量：30个，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3430mm*1570mm*1650mm，配套动力（固定式）：主电动机5.5kw输送带电动机0.75kw。","8400","部20190438","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[930,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东德牛机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆;型号:9QYG-0.5; 喂入口宽度\t(mm):520; 卷压滚筒数量个:30;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2550mm×1400mm×1450mm;配套动力固定式kW:5.5.","8400","部20190428","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[931,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","山东互联畜牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆；型号 / 9QYG-0.5 喂入口宽度 mm 520 ;卷压滚筒数量 个 30 ;工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 3010mm×1510mm×1470mm; 固定式配套动力 kW 5.5.","8400","部20190432","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[932,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","德州道行机械有限公司","青贮圆捆机","DH5652","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度：520mm，卷压滚筒数量：33个，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2850mm*1505mm*1680mm，配套动力：5.5KW","8400","部20171086","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[933,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","山东弘发兴凯实业股份有限公司","秸秆压捆机","HFW-120","形式:方捆 ;功率:59.1kW;","1、喂入口宽度:2300MM；2、打捆活塞速度:5.5行程/MIN；3、打结方式:自动穿绳,手动打结；4、工作配套动力:59.1KW；","11100","部20170581","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[934,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","郑州一科重工机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YF-80","形式:方捆 ;功率:15kW;","配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:15KW；配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1650×800×2750(MM)；喂入口宽度:390(MM)；压缩室截面尺寸(长×宽):800×390(MM)","11100","新2018237","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[935,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎收集机","4JH-150","割幅:150cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式；工作幅宽（mm）：1500，配套动力（kW）：51.5～66.2，结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，外形尺寸（mm）：1500*1950*3500，结构质量（kg）：840，最小离地间隙（mm）：420，最低割茬高度（mm）：100～200，作业速度（km/h）：3.0～3.5，生产率（hm²/h）：0.20～0.45，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆切碎机构转子直径（mm）：550，主轴转速（r/min）：2160，拋送高度（mm）：3000～3500，拋送距离（m）：＞3，拋送筒回转角度（°）：360","1800","2015T-142","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[936,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","德州市沃田机械有限公司","青饲料收获机","4Q-168","割幅:168cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","型号名称 / 4Q-168青饲料收获机 \n结构型式（挂接方式） / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 2325×2190×3335 \n结构质量 kg 820 \n配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW 58.8-73.5 \n割台的有效收获宽度 mm 1680 \n割台切割器型式 / 甩刀式 \n秸秆切碎机构型式 / 甩刀式 \n秸秆切碎机构转子直径 mm 520 \n秸秆切碎机构主轴转速 r/min 2200 \n抛送筒高度 mm 3270 \n抛送筒回转角度 (°) 360 \n作业速度范围 km/h 3-5","2300","部20181075","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[937,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","山东富垠农业科技有限公司","秸秆青贮收获机","4QY-2200","割幅:220cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","割幅（cm）:220；结构型式：悬挂甩刀式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1900×3190×3670；割台切割器型式：甩刀式；喂入机构型式：螺旋绞龙；喂入机构数量：1；秸秆切碎机构型式：盘式；","2300","GZNJ/TJ 2019-135","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[938,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎收集机","4JH-180","割幅:180cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式；工作幅宽（mm）：1800，配套动力（kW）：73.5～88.2，结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，外形尺寸（mm）：1500*2250*3500，结构质量（kg）：890，最小离地间隙（mm）：470，最低割茬高度（mm）：100～200，作业速度（km/h）：3.0～3.5，生产率（hm²/h）：0.35～0.60，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆切碎机构转子直径（mm）：550，主轴转速（r/min）：2160，拋送高度（mm）：3000～3500，拋送距离（m）：＞3，拋送筒回转角度（°）：360","2300","2015T-144","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[939,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎收集机","4JH-220","割幅:220cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式；工作幅宽（mm）：2200，配套动力（kW）：80.9～99.3，结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，外形尺寸（mm）：1500*2650*3500，结构质量（kg）：975，最小离地间隙（mm）：460，最低割茬高度（mm）：100～200，作业速度（km/h）：3.0～3.5，生产率（hm²/h）：0.40～0.75，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆切碎机构转子直径（mm）：550，主轴转速（r/min）：2160，拋送高度（mm）：3000～3500，拋送距离（m）：＞3，拋送筒回转角度（°）：360","2300","2015T-146","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[940,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎收集机","4JH-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式；工作幅宽（mm）：1650，配套动力（kW）：66.2～73.5，结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，外形尺寸（mm）：1500*2100*3500，结构质量（kg）：850，最小离地间隙（mm）：440，最低割茬高度（mm）：100～200，作业速度（km/h）：3.0～3.5，生产率（hm²/h）：0.3～0.5，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆切碎机构转子直径（mm）：550，主轴转速（r/min）：2160，拋送高度（mm）：3000～3500，拋送距离（m）：＞3，拋送筒回转角度（°）：360","2300","2015T-143","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[941,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎收集机","4JH-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式；工作幅宽（mm）：2000，配套动力（kW）：73.5～88.2，结构形式：悬挂式，挂接方式：三点悬挂，外形尺寸（mm）：1500*2450*3500，结构质量（kg）：930，最小离地间隙（mm）：430，最低割茬高度（mm）：100～200，作业速度（km/h）：3.0～3.5，生产率（hm²/h）：0.40～0.7，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆切碎机构转子直径（mm）：550，主轴转速（r/min）：2160，拋送高度（mm）：3000～3500，拋送距离（m）：＞3，拋送筒回转角度（°）：360","2300","2015T-145","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[942,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-200","割幅:194cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","悬挂甩刀式 耕幅1940mm 抛送高度3060mm","2300","冀2017T—289","2021-12-31","通用类","河北省",""]
[943,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎收集机","4JFS-200","割幅:200cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","型号名称：4JFS-200型秸秆粉碎收集机、作业速度范围：2km/h-4km/h、结构型式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1960mm×2520mm×3300mm、结构质量：1035kg、配套动力范围（牵引式、悬挂式）：55kw-74kw、割台的有效收获宽度：2000mm、割台切割器型式：甩刀、型式：甩刀、转子直径：ø530mm、主轴额定转速：1800r/min、抛送筒高度：3300mm、抛送筒回转角度：360°","2300","冀2018T-074（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[944,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎收集机","4JFS-235","割幅:235cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","型号名称：4JFS-235型秸秆粉碎收集机、结构型式：侧边皮带传动、挂接方式：悬挂式、外形尺寸（长×宽×高）：1530mm×2840mm×3300mm、结构质量：980kg、工作幅宽：2350mm、最小离地间隙：≥350mm、秸秆切碎机构型式：甩刀式、秸秆切碎机构转子直径：ø520mm、秸秆切碎机构主轴转速：1850r/min、抛送筒高度：3300mm、抛送筒回转角度：360°","2300","冀2016T—182（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[945,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎收集机","4JFS-165","割幅:165cm;割台型式:悬挂甩刀 ;","型号名称：4JFS-165型秸秆粉碎收集机、结构型式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1830mm×2080mm×3300mm、结构质量：945kg、配套动力范围（牵引式、悬挂式）：44kw-58.8kw、割台的有效收获宽度：1650mm、割台切割器型式：甩刀、型式：甩刀、转子直径：530mm、主轴额定转速：1800r/min、抛送筒高度：3300mm、抛送筒回转角度：360°、作业速度范围：2km/h-4km/h、","2300","冀2018T-075（续）","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[946,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:130cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式； 外形尺寸：3700mm×1500mm×3200mm；工作幅宽：1300mm； 割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度：3200mm","7100","部20190175","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[947,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司","青饲料收获机","9QX-1280","割幅:125cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×3100×3340；割台的有效收获宽度（mm）：1250；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度（mm）：\t3340","7100","部20190416","2023-12-31","通用类","内蒙古自治区",""]
[948,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","黑龙江连飞农业机械制造有限公司","青饲料收获机","4QS-6","割幅:120cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1780×1470×3600，结构质量500kg，最小离地间隙150mm，抛送筒高度3600mm，抛送筒回转角度180度。","7100","黑垦鉴2019190","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[949,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2600","割幅:255cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","配套动力范围：≥136kW；结构型式：圆盘割刀式；挂接方式：悬挂式； 外形尺寸：5400mm×2800mm×4490mm；结构质量：1800kg；工作幅宽：2550mm； 秸秆切碎机构型式：圆盘式；刀片尺寸：长372mm×宽90mm×厚6mm； 切碎抛送器型式：双圆盘式；刀片数量：12片。","23400","部20170120","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[950,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","现：青饲料收获机（原：青（黄）饲料收获机）","4QX-2300","割幅:225cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2380mm×4210mm；结构型式（挂接方式）：悬挂式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2250mm;抛送筒高度：4210mm","23400","部20180264","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[951,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东富垠农业科技有限公司","背负式青饲料收获机","4QY-2200A","割幅:220cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","割幅（cm）:220；结构型式：悬挂双圆盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5390×2360×4170；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；","23400","GZNJ/TJ 2019-136","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[952,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东互联畜牧机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:222cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","型号名称 / 4QX-2300型悬挂式青饲料收获机 ;结构型式（挂接方式） / 悬挂式 ;工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 5450mm×2380mm×4260mm ;割台的有效收获宽度 mm 2220 ;割台切割器型式 / 双圆盘式; 秸秆切碎机构型式 / 盘式; 抛送筒高度 mm 4260.","23400","部20190431","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[953,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东牧牛农业机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2250","割幅:225cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;含籽粒破碎功能:是 ;","形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5000*2380*4070；割幅mm：2250；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；籽粒破碎机构型式：揉搓板式。","46800","GZNJ/TJ 2019-207","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[954,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2200","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2300mm×4410mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2200mm;\n抛送筒高度：4410mm","31900","部20190434","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[955,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","新乡市鸿源农牧设备有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-2200","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：6550×2400×4650；割幅mm：2200；割台切割器型式：圆盘式割刀；籽粒破碎机构型式：对辊式。","63700","GZNJ/TJ 2019-160","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[956,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市新东轻工机械有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","9QZS-2650","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;","自走圆盘式；割幅265cm","64800","内蒙古2015-039","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[957,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2900","割幅:280cm;割台型式:自走圆盘式 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2950mm×5620mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2800mm;\n抛送筒高度：5620mm","64800","部20190445","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[958,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2650","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7090mm×2750mm×4300mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2650mm;\n抛送筒高度：4270mm","64800","部20180261","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[959,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2650A","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7200mm×2800mm×5130mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2650mm;\n抛送筒高度：5130mm","64800","部20190446","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[960,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","雷沃重工股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-30A1","割幅:450cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；割幅(mm):4500；割台切割器型式：圆盘式；带籽粒破碎功能","129600","部20190173","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[961,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","中联重机股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3000A1","割幅:295cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：自走圆盘式；割台的有效收获宽度（mm）：2950；籽粒破碎机构型式：对辊式；含籽粒破碎功能。","129600","2018TJ489","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[962,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9458","割幅:440cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","1\t型号名称\t/\t9458型自走式饲料收获机\n2\t结构型式（挂接方式）\t/\t自走式\n3\t工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t7620mm×4550mm×5900mm\n4\t配套发动机\t额定功率\tkw\t337\n\t\t额定转速\tr/min\t1900\n6\t割台的有效收获宽度\tmm\t4400\n7\t割台切割器型式\t/\t圆盘式\n8\t轮距(自走式）\t导向轮\tmm\t2450\n\t\t驱动轮\tmm\t2280\n9\t轮胎规格\t导向轮\t/\t12.00-18\n\t\t驱动轮\t/\t23.1-26\n10\t轴距\tmm\t2600\n11\t最小离地间隙\tmm\t330\n12\t驾驶室型式\t/\t普通驾驶室\n14\t秸秆切碎机构型式\tmm\t滚筒式\n15\t抛送筒高度\tmm\t5900","129600","部20181154","2022-12-31","通用类","北京市",""]
[963,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","180-220cm自走其他式青饲料收获机","曲阜圣隆机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800","割幅:180cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式（挂接方式）：自走式;\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5800mm*2200mm*4030mm;\n配套发动机：额定功率：92kw；\n            额定转速：2400r/min;\n割台的有效收获宽度：1800mm；\n割台切割器型式：辊刀式。","20000","部20190420","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[964,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","180-220cm自走其他式青饲料收获机","曲阜圣隆机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800A","割幅:180cm;割台型式:自走其他式 ;","结构型式（挂接方式）：自走式（履带式）;\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2200mm*3280mm;\n配套发动机：额定功率：92kw；\n            额定转速：2400r/min;\n割台的有效收获宽度：1800mm；\n割台切割器型式：辊刀式。","20000","部20190421","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[965,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","180-220cm自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","德州鑫驰农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800A1","割幅:180cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QZ-1800A1自走式青饲料收获机；形式：自走式；外形尺寸：5680×2330×4000mm；配套发动机额定功率：118kw；割幅：1800mm；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；轮距：导向轮1640mm，驱动轮1695mm；轴距：2520mm；作业速度范围：1-5km/h","41500","GZNJ/TJ 2019-196","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[966,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QSZ-480","割幅:450cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8250X4900X3980 结构质量：13900kg 配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）型号规格：2206IIIN 配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）额定功率：358kW 配套发动机（自走式、配有发动机的牵引式）额定转速：2000r/min 割台的有效收获宽度：4500mm 割台切割器型式：链轨式 轮距(自走式）导向轮:2400mm 轮距(自走式）驱动轮:2655mm 轮胎规格(自走式）导向轮:540/65 R30 轮胎规格(自走式）驱动轮:680/85 R32 轴距(自走式）:3100mm 最小离地间隙:300mm 驾驶室型式(自走式）:普通驾驶室 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径:660mm 秸秆切碎机构主轴额定转速:2800r/min 抛送筒高度:5600mm 抛送筒回转角度:210° 籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）:碾压辊 作业速度范围:4-10km/h","129600","黑2018068","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[967,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","自走式青贮收获机","4QSZ-700(BIGX700)","割幅:600cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QSZ-700（BIGX700）自走式青贮收获机 结构型式（挂接方式）：自走式 配套发动机型号规格：CATERPILLSR C18IIIN 配套发动机额定功率：570kw 配套发动机额定转速：2100r/min 秸秆切碎机构型式：滚筒式 秸秆切碎机构转子直径：660mm 秸秆切碎机构主轴转速：1190r/min 抛送筒高度：6000mm 抛送筒回转角度：210° 籽粒破碎机构型式：齿形面碾压对辊 作业速度：4-10km/h 工作状态外形尺寸 （长*宽*高）：9440mm*3455mm*4000mm 结构质量：15000kg 割台的有效收获宽度：6000mm 割台切割器型式：链轨式 导向轮轮距：2400mm 驱动轮轮距：2655mm 导向轮轮胎规格：600/70 R28 驱动轮轮胎规格：800/65 R32 轴距：4600mm 最小离地间隙：600mm 驾驶室型式：密封驾驶室","129600","黑2017045","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[968,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","中联重机股份有限公司","青饲料收获机","4QZ-3000A","割幅:300cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：自走其他式；工作幅宽（mm）：3000；最小离地间隙 mm：  385；秸秆切碎结构形式：刀盘式；含籽粒破碎功能。","129600","2016TJ473","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[969,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130A","作业幅宽:1.3m;","作业幅宽：130cm，配套动力：29-38kw，结构质量：420KG，切碎轴转速：1700r/min，工作状态外形尺寸：1110mmx1550mmx775mm","800","部20152590","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[970,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×1660×880mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：60个；工作幅宽：1400mm；配套动力范围：36.8-47.8kW;配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","800","部20190163","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[971,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1200×1440×780mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：48个；工作幅宽：1200mm；配套动力范围：22.0-25.7kW;配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","800","部20190165","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[972,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊顺民农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-130","作业幅宽:1.3m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1030×1520×750mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：54个；工作幅宽：1300mm；配套动力范围：22.0-44.1kW;配套动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","800","部20190156","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[973,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊顺民农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-140","作业幅宽:1.4m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1030×1625×750mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：60个；工作幅宽：1400mm；配套动力范围：29.4-51.5kW;配套动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","800","部20190155","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[974,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊顺民农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-120","作业幅宽:1.2m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1030×1440×750mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：48个；工作幅宽：1200mm；配套动力范围：22.0-36.8kW;配套动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","800","部20190156","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[975,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊顺民农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.83m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2120×975mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：72个；工作幅宽：1830mm；配套动力范围：55.8-88.2kW;配套动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","部20190153","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[976,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊千力机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1340×1910×940mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：72个；工作幅宽：1650mm；配套动力范围：51.4-88.2kW;配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","部20190164","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[977,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180A","作业幅宽:1.8m;","作业幅宽：180cm，配套动力：72-82kw，结构质量：520KG，切碎轴转速：2300r/min，工作状态外形尺寸：1290mmx2130mmx1050mm","1600","部20152580","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[978,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","配套动力：66.2-73.5kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2070x1050mm\n结构质量：510kg；总安装刀数：120把","1600","冀2016T—313","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[979,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力：58.8-66.2kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x1920x1050mm\n结构质量：500kg；总安装刀数：108把","1600","冀2016T—312","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[980,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-165","作业幅宽:1.65m;","结构型式：折线蜗壳式；配套动力：44.1-55.1kW；外形尺寸：1250*1950*1000mm；结构重量：500kg；工作幅宽：1.65m；最小离地间隙：300mm；切碎轴转速：2300r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：90把","1600","豫2016106","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[981,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-180","作业幅宽:1.8m;","结构型式：折线蜗壳式；配套动力：55.1-66.1kW；外形尺寸：1250*2150*1000mm；结构重量：530kg；工作幅宽：1.8m；最小离地间隙：300mm；切碎轴转速：2300r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：96把","1600","豫2016109","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[982,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","菏泽新亚机械设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽：1.65m；配套动力范围（KW）：44.1-51.47；配套动力输出轴转速（r/min）：550；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310mm×2000mm×1074mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4-0.6；作业速度（km/h）：2.5-4.0；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成设计转速（r/min）：2200；刀轴总成最大回转半径（mm）：265；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数（把）：99。","1600","2018TJ364","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[983,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165Q","作业幅宽:1.65m;","工作幅宽 cm： 165；结构型式： 卧轴式；配套动力 kW ：44.2～51.6；切碎机构总安装刀数 把 ：108（三片刀标配）","1600","部20151551","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[984,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-150","作业幅宽:1.5m;","结构型式：折线蜗壳式；配套动力：36.7-44.1kW；外形尺寸：1250*1850*1000mm；结构重量：400kg；工作幅宽：1.5m；最小离地间隙：300mm；切碎轴转速：2300r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：84把","1600","豫2016105","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[985,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150A","作业幅宽:1.5m;","作业幅宽：150cm，配套动力：58-68kw，结构质量：480KG，切碎轴转速：2300r/min，工作状态外形尺寸：1240mmx1810mmx1150mm","1600","部20152578","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[986,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m;","结构质量460kg；工作幅宽1500mm；切碎轴转速2160r/min","1600","冀2016T—067（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[987,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m;","结构质量485kg；工作幅宽1650mm；切碎轴转速2160r/min","1600","冀2016T—066（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[988,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-172","作业幅宽:1.72m;","结构质量495kg；工作幅宽1720mm；切碎轴转速2160r/min","1600","冀2016T—065（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[989,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m;","结构质量510kg；工作幅宽1800mm；切碎轴转速2160r/min","1600","冀2016T—064（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[990,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊顺民农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-160","作业幅宽:1.68m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×1970×975mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：66个；工作幅宽：1680mm；配套动力范围：51.5-88.2kW;配套动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1600","部20190155","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[991,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","结构型式：Y型甩刀式；配套动力kW：55.1～62.47；外型尺寸（长×宽×高）mm：1290×2040×1050；结构质量kg：550；工作幅宽mm：1800；最小离地间隙mm：300；作业前进速度km/h：3～5；纯工作小时生产率：hm2/h：＞0.54；切碎轴转速r/min：2075；切碎机构最大回转半径mm：R265；粉碎刀结构形式：甩刀和直刀；粉碎刀数量：甩刀72把、直刀36把。","1600","部20152582","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[992,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","分离式秸秆粉碎灭茬还田机","4JGH-165","作业幅宽:1.65m;","配套动力≧69kW、与配套拖拉机的连接方式：三点悬挂；结构质量：700kg、外形尺寸：（1650×2100×850）mm、刀轴总成转动方式：齿轮；作业幅宽165cm、总安装刀数102把、刀片型式：L型","1600","部20152612","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[993,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165A","作业幅宽:1.65m;","作业幅宽：165cm，配套动力：65-75kw，结构质量：500KG，切碎轴转速：2300r/min，工作状态外形尺寸：1330mmx1960mmx1040mm","1600","部20152579","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[994,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m;","结构型式：Y型甩刀式；配套动力kW：44.11～55.1；外型尺寸（长×宽×高）mm：1300×1890×1040；结构质量kg：520；工作幅宽mm：1650；最小离地间隙mm：300；作业前进速度km/h：3～5；纯工作小时生产率：hm2/h：＞0.5；切碎轴转速r/min：2075；切碎机构最大回转半径mm：R265；粉碎刀结构形式：甩刀和直刀；粉碎刀数量：甩刀64把、直刀32把。","1600","部20152581","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[995,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-180（A）","作业幅宽:1.8m;","配套动力51-66kW、与配套拖拉机的联接方式：三点悬挂、结构质量：660kg、工作状态外形尺寸：（1500×2100×890）mm、作业幅宽1.8m、刀轴总成传动方式：总安装刀数114把、刀片型式：","1600","2017TJ245","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[996,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m;","工作幅宽 cm： 180；结构型式： 卧轴式；配套动力 kW ：51.6～58.9；切碎机构总安装刀数 把 ：114（三片刀标配）","1600","部2015425","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[997,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m;","型号名称：1JHY-165秸秆粉碎还田机、配套动力范围：45kw～62kw、配套动力输出轴转速：720r/min、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1458mm×1882mm×1050mm、作业小时生产率：0.40h㎡/h～0.60h㎡/h、作业速度：3km/h～5km/h、工作幅宽：165cm、传动方式：侧边皮带传动、设计转速：1850r/min、最大回转半径：R265mm、刀片型式：甩刀、总安装刀数：44把","1600","部20181101","2022-12-31","通用类","河北省",""]
[998,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县金利机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m;","型号名称：1JHY-180秸秆粉碎还田机、结构型式：侧边皮带传动、配套动力：55kw～72kw、外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×2040mm×1035mm、结构质量：500kg、工作幅宽：1800mm、最终传动方式：侧边皮带传动、切碎轴转速：1850r/min、切碎机构最大回转半径：270mm、还田刀型式：弯刀、直刀、切碎机构总安装刀数：弯刀48把/直刀108把","1600","冀2016T—183（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[999,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-200","作业幅宽:2.0m;","结构型式：折线蜗壳式；配套动力：66.1-80.8kW；外形尺寸：1250*2350*1000mm；结构重量：615kg；工作幅宽：2m；最小离地间隙：300mm；切碎轴转速：2300r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：108把","1800","豫2016108","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1000,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河南农神机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4J-220","作业幅宽:2.2m;","结构型式：折线蜗壳式；配套动力：80.8-95.5kW；外形尺寸：1250*2550*1000mm；结构重量：650kg；工作幅宽：2.2m；最小离地间隙：300mm；切碎轴转速：2300r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：120把","1800","豫2016107","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1001,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200A","作业幅宽:2m;","作业幅宽：200cm，配套动力：65-75kw，结构质量：500KG，切碎轴转速：2300r/min，工作状态外形尺寸：1290mmx2320mmx1065mm","1800","部20152589","2019-12-31","通用类","河北省",""]
[1002,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东恒基集团农业机械装备制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200B","作业幅宽:2.00m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100×2445×1160mm、工作幅宽:200cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴总成刀片型式：弯直刀、刀轴总成总安装刀数：40（弯刀80+直刀40）把、配套动力范围：69.8-95.6KW、配套动力输出轴转速：760r/min、与配套拖拉机联接方式：三点悬挂。","1800","鄂2017145","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1003,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m;","配套动力：73.5-88.2kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2280x1050mm\n结构质量：530kg；总安装刀数：126把","1800","冀2016T—314","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1004,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","配套动力：88.2-95.6kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2470x1050mm\n结构质量：585kg；总安装刀数：132把","1800","冀2016T—315","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1005,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","结构型式：Y型甩刀式；配套动力kW：62.47～73.5；外型尺寸（长×宽×高）mm：1290×2250×1050；结构质量kg：600；工作幅宽mm：2000；最小离地间隙mm：300；作业前进速度km/h：3～5；纯工作小时生产率：hm2/h：＞0.6；切碎轴转速r/min：2075；切碎机构最大回转半径mm：R265；粉碎刀结构形式：甩刀和直刀；粉碎刀数量：甩刀80把、直刀40把。","1800","部20152583","2019-12-31","通用类","山西省",""]
[1006,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-220","作业幅宽:2.2m;","配套动力kW：≥69.8；；配套动力输出轴转速r/min：720；与拖拉机挂接形式：标准三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2440×1060；结构质量kg：630；作业前进速度km/h：3～5；纯工作小时生产率：hm2/h：＞0.75；工作幅宽cm：220；刀轴传动方式：侧边皮带；切碎轴转速r/min：2075；切碎机构最大回转半径mm：265；刀片型式：直、弯刀组合式；总安装刀数：弯刀88把、直刀44把。","1800","晋201608","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[1007,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-210（A）","作业幅宽:2.1m;","配套动力≧70-80kW、与配套拖拉机的连接方式：三点悬挂；结构质量：765kg；工作状态外形尺寸：（1350×2310×710）mm、作业幅宽210cm、刀轴总成转动方式：齿轮；总安装刀数量：70把、刀片型式：L型、","1800","鄂2017233","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1008,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊顺民农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1360×2300×960mm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴总成刀片型式：弯刀+直刀；刀轴总成总安装刀数：78个；工作幅宽：2000mm；配套动力范围：66.2-102.9kW;配套动力输出轴转速：540/720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","1800","部20190154","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1009,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m;","结构质量550kg；工作幅宽2000mm；切碎轴转速2160r/min","1800","冀2016T—063（续）","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1010,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-230","作业幅宽:2.3m;","结构质量605kg；工作幅宽2300mm；切碎轴转速2160r/min","1800","冀2016T—158","2020-12-31","通用类","河北省",""]
[1011,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","结构型式： 框架式；配套动力 kW ：66.2～73.6；工作幅宽 m： 2；切碎机构总安装刀数 把： 126","1800","豫2016104","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1012,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","双轴式秸秆粉碎还田机","4JGH-255（A）","作业幅宽:2.55m;","配套动力≧100kW、与配套拖拉机的连接方式：三点悬挂；结构质量：1450kg；工作状态外形尺寸：（2300×2830×980）mm、刀轴总成传动方式：齿轮、作业幅宽255cm、总安装刀数：（粉碎192把、灭茬72把）、刀片型式：L型、","2200","鄂2017232","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1013,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山西河东雄风农机有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-250","作业幅宽:2.5m;","配套动力kW：≥88.2；配套动力输出轴转速r/min：720；与拖拉机挂接形式：标准三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）mm：1280×2740×1060；结构质量kg：650；作业前进速度km/h：3～5；纯工作小时生产率：hm2/h：＞0.85；工作幅宽cm：250；刀轴传动方式：侧边皮带；切碎轴转速r/min：2075；切碎机构最大回转半径mm：265；刀片型式：直、弯刀组合式； 总安装刀数：弯刀100把、直刀50把。","2200","晋201607","2021-12-31","通用类","山西省",""]
[1014,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","鞍山市艾特诺尔机械制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-82-250S","生产率:10-15t/h;","产品名称：玉米脱粒机 型号规格:5TY-82-250S 结构型式：全喂入（半复式、双滚筒） 工作状态外形尺寸（mm）：5000×2000×3900 配套动力 （kW）： ≥18.5 喂入方式 ：机械（搅龙） 滚筒型式（主/副）： 钉齿式 滚筒数量 ： 2个 主滚筒直径×长度 （mm） ：Φ250×820 主滚筒转速（r/min）： 600～800 凹板型式：冲孔 分离型式 ：钉齿凹板轴流式 清选型式：风机+清选筛 筛体尺寸（mm）：1540×750 风扇型式 ：离心式 风扇数量 ：2个 风扇直径（mm）：Φ440 风扇转速（r/mim）：900～1200 卸粮方式：机械 生产率(工作量):10000~15000kg/h","2400","辽2018032","2022-12-31","非通用类","辽宁省",""]
[1015,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","昆明创兆机械设备有限公司","玉米脱粒机","5TY-590-100","生产率:10t/h;","产品名称：玉米脱粒机\n产品型号：5TY-590-100\n结构型式：多滚筒（4）\n外形尺寸（长×宽×高）：1060×730×780（mm）\n配套动力型式：单相电机\n配套动力功率：3（KW）\n配套动力转速：1680（r/min）\n喂入方式：人工喂入\n滚筒数量：4（个）\n主滚筒结构型式：圆柱杆式\n主滚筒工作直径：100（mm）\n主滚筒工作长度：590（mm）\n主滚筒工作转速：1680（r/min）\n生产率：≥10000（kg/h）","2400","GZNJ/TJ 2019-147","2023-12-31","非通用类","云南省",""]
[1016,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力11-15kW","河南金土地农业装备有限公司","花生摘果机","4HZ-950","配套动力:11~18.4kW;","结构型式：固定式，外形尺寸：1100×970×1380mm,配套动力：11.0~18.4kw，结构质量：135kg,滚筒类型：横向、钉齿式，滚筒直径：280mm,滚筒长度：700mm，滚筒转速：600r/min，风扇型式：离心式。","1400","豫2016118","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1017,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","日照陆丰机械有限公司","花生摘果机","4HZ-1000","配套动力:15kW;","1：型号名称：4HZ-1000型花生摘果机   2：结构形式：轴流式    3：整机外形尺寸：（长×宽×高）：2260mm×1820mm×1450mm   4：整机质量：260kg   5：配套电动机总功率：15kw  6：配套拖拉机功率：/   7：配套柴油机功率：/   8：喂入方式：输送带喂入        9：摘果滚筒数量：1个   10:摘果滚筒型式：圆管螺旋式   11：摘果滚筒尺寸（工作外径×工作长度）：∅530mm×980mm   12: 摘果滚筒转速：486r/min   13:凹板型式：栅格式             14：凹板尺寸（长×宽）:1000mm×620mm   15:分离、清选型式：振动筛   16：风扇数量：1个   17：风扇型式：离心式","1400","鄂2019215","2024-07-17","非通用类","山东省",""]
[1018,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","唐河县大华机械设备有限公司","花生摘果机","5HZ-1900","配套动力:20.6kW;","结构型式：全喂入式；配套电动机总功率：15kW（选配）；配套拖拉机功率：20.6～33.1kW；喂入方式：输送带式；摘果滚筒型式：螺旋杆式；凹板型式：栅格式；分离、清选型式：风吸+筛选；风扇型式：离心式。","1400","鄂2019307","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1019,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-1.0P","处理型式:循环式 ;批处理量:6t;","1.结构型式：批式循环 2.整机质量：4100kg 3.外形尺寸（6000x2850x5100)mm 4.处理量：≥1.0t/h 5.批处理量：6t  6.燃烧机：型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量：≤16kg/h  7.适用燃料煤、柴 8.电机总功率 13kw 9.安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。","14700","部20152053","2019-12-31","通用类","陕西省",""]
[1020,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽森米诺农业科技有限公司","低温循环式环保型谷物烘干机","5HPS-12A","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","10T≤批处理量<20T；处理方式:批式循环；结构型式:固定式；整机质量:1990KG；外形尺寸(长*宽*高):3110*2160*9610MM；处理量≥700KG/H；循环批处理量:12T；加热方式:间接加热；安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器","29500","2015TJ078","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1021,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","结构形式：循环式； 干燥方式：间接加热； 干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm:3900*3000*9800; 干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1180； 缓苏段数量/每段高度（个/mm）：10/552； 热风机型号：4-72-6A-4；热风机数量（个）：1； 热风电机功率：5.5kw; 排粮电机功率：0.1kw; 安全装置：电控系统设置过载和漏电2级以上保护装置；干燥机有炉温、热风温度、粮食温度、超温报警装置和开机前警示装置、或粮食水分显示和监控装置。","29500","GZNJ/TJ 2018-124","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1022,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","宁波天海制冷设备有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-100B","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm:3900*3000*8705; 干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1180；缓苏段数量/每段高度（个/mm）：8/552； 热风机型号：4-72-6A-4；热风机数量（个）：1；热风电机功率：5.5kw; 排粮电机功率：0.1kw; 安全装置：电控系统设置过载和漏电2级以上保护装置；干燥机有炉温、热风温度、粮食温度、超温报警装置和开机前警示装置、或粮食水分显示和监控装置。","29500","GZNJ/TJ 2018-122","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1023,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","宁波天海制冷设备有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-120B","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm:3900*3000*9800; 干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1180；缓苏段数量/每段高度（个/mm）：10/552；热风机型号：4-72-6A-4；热风机数量（个）：1；热风电机功率：5.5kw; 排粮电机功率：0.1kw;  安全装置：电控系统设置过载和漏电2级以上保护装置；干燥机有炉温、热风温度、粮食温度、超温报警装置和开机前警示装置、或粮食水分显示和监控装置。","29500","GZNJ/TJ 2018-122","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1024,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12A","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量12t；循环式","29500","2018TJ516","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1025,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15E","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15t；循环式","29500","2017TJ585","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1026,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：15","29500","2019TJ032","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1027,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北玉柴发动机有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","型号规格：5HX-15 ；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：3170 mm×2560 mm×9405 mm；批次处理量 15 t； 干燥速率 0.65-1.0%/h；干燥段数量/高度：2个/2173mm；装机容量 28.8 m 3 ；缓苏段高度:6100mm（10 层/610）；热风温度范围45-60 ℃；热风机型号:CRF/L7.5S-4A 型轴流式风机；热风机数量：1个；热风机电机功率：5.5KW；转速 1450 r/min； 风压 420-780 Pa； 流量 10000-14000 m 3 /h ；热风炉型号名称： 5L-30 型热风炉 ；炉排型式：梁式炉条； 换热器型式 ：多排管式；引烟风机型号：4-72，转速2840r/min，流量3500m 3 /h，电机功率2.2KW；热功率（输出热量）1672000kJ/h；燃料种类：无烟煤、生物质颗粒；加热方式：人工点火；喷（点）火头数量：无；排粮电机功率：0.4KW；提升机生产率：15t/h；提升机电机功率：1.5KW；安全装置：循环式干燥机应设置粮位观察孔；干燥机均应设 置满粮报警装置、热风温度超温报警装置和开机 前警示装置。室外作业的干燥机组应设置有效的避雷装置。电控系统应设置过载和漏电 2 级以上保护装置。干燥机应有炉温、热风温度、粮食温度、超温报 警装置和开机前警示装置、或粮食水分显示和监 控装置。","29500","鄂2017190","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1028,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：2521*2451*9124；批次处理量（t）：15；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2150；缓苏段高度（个/mm）：1/4650；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸；热风电机功率：5.625kW；排粮电机功率：0.37kW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","29500","2017TJ692","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1029,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽森米诺农业科技有限公司","低温循环式环保型谷物烘干机","5HPS-15A","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","10T≤批处理量<20T；处理方式:批式循环；结构形式:固定式；整机质量:2580KG；外形尺寸(长*宽*高):3110*2160*10830MM；处理量≥900KG/H；循环批处理量:15T；加热方式:间接加热；安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器","29500","2015TJ079","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1030,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","低温干燥机","CPR-165G","处理型式:循环式 ;批处理量:13.2t;","外形固定尺寸（长*宽*高）：4287*2580*9074；电机总功率：6.6kw；燃料种类：天然气，最大耗气量：27.3m3/h；批次处理量13.2吨","29500","沪2018-005","2022-12-31","通用类","上海市",""]
[1031,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","NEW PRO-120HG","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","外形固定尺寸（长*宽*高）：3685*2442*8959；电机总功率：6.45kw ；燃料种类：天然气，最大耗气量：18.2m3/h；批次处理量12吨；","29500","沪2018-016","2022-12-31","通用类","上海市",""]
[1032,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HEX-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15吨；循环式; 总功率(KW):10.4。","29500","鄂2015065","2019-12-31","通用类","湖北省",""]
[1033,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15D","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15T；循环式","29500","2017TJ584","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1034,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽森米诺农业科技有限公司","低温循环式谷物烘干机","5HPS-16.5A","处理型式:循环式 ;批处理量:16.5t;","10T≤批处理量<20T；处理方式:批式循环；结构型式:固定式；整机质量:2800KG；外形尺寸(长*宽*高):3205*2540*9532MM；处理量≥1100KG/H；循环批处理量:16.5T；加热方式:间接加热；安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器；电机总功率:13.1KW；干燥机机体外形尺寸(长*宽*高):2200*2200*8600MM；燃烧机型式:/；燃烧机点火方式:/；燃烧机燃料消耗量:/","29500","2016TJ467","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1035,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15C","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15T；循环式","29500","2016TJ200","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1036,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","批处理量15t；循环式；装机容量16.02kw","29500","豫2015108","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1037,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12B","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","批处理量12T；循环式","29500","2018TJ517","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1038,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm:4050*3030*10900;干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/1180；缓苏段数量/每段高度（个/mm）：12/552；热风机型号：4-72-7.1A-4；热风机数量（个）：1；热风电机功率：7.5kw;排粮电机功率：0.1kw;安全装置：电控系统设置过载和漏电2级以上保护装置；干燥机有炉温、热风温度、粮食温度、超温报警装置和开机前警示装置、或粮食水分显示和监控装置。","29500","GZNJ/TJ 2018-125","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1039,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","粮食烘干机","5HDX-12","处理型式:循环式 ;批处理量:12t;","结构型式：批式；整机质量kg：2800；外形尺寸（长*宽*高）mm：2800*3800*9260；处理量kg/h:600～1000（稻谷）；批处理量t/批：12；燃烧机型式：燃煤热风炉；燃烧机点火方式：手动；适用燃料：煤、柴油、谷糠；电机总功率KW：8.76 ；安全装置：风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警","29500","部20152051","2019-12-31","通用类","广东省",""]
[1040,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","中联重机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-25","处理型式:循环式 ;批处理量:25t;","处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）：25吨；结构形式：固定式。","34600","2016TJ177","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1041,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽森米诺农业科技有限公司","低温循环式环保型谷物烘干机","5HPS-20A","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","20T≤批处理量<30T；处理方式:批式循环；结构型式；固定式；整机质量:3300KG；外形尺寸(长*宽*高):3205*2442*10873MM；处理量≥1300KG/H；循环批处理量:20T；加热方式:间接加热；安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器3；塔体外形尺寸(长*宽*高):2282*2282*9950MM","34600","2015TJ597","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1042,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-20B","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式：循环式；批次处理量：20T；干燥方式:间接加热；机体外形尺寸：长2300mm*宽2554mm*高9682mm；热风电机功率：5.5kw；排粮电机功率：0.2kw；提升机电机功率：2.2kw.","34600","2017TJ635","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1043,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HEX-21","处理型式:循环式 ;批处理量:21t;","批处理量21吨；循环式；总功率（KW）：12.37。","34600","鄂2017174","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1044,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20B","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","批处理量20T；循环式","34600","2017TJ469","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1045,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽森米诺农业科技有限公司","低温循环式环保型谷物烘干机","5HPS-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量≥30T；处理方式:批式循环；结构型式；固定式；整机质量:7300KG；外形尺寸(长*宽*高):4300*3514*12150MM；处理量≥1700KG/H；循环批处理量:30T；加热方式:间接加热；安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器；塔体内尺寸(长*宽*高):2974*2274*11130MM；燃料:媒、生物质、燃油、燃气；电机总功率:19.55KW","62800","2015TJ080","2019-12-31","通用类","安徽省",""]
[1046,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽森米诺农业科技有限公司","低温循环式环保型谷物烘干机","5HPS-30B","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量≥30T；处理方式:批式循环；结构形式:固定式；整机质量:7780KG；外形尺寸(长*宽*高):9340*4220*11050MM；处理量≥2000KG/H；循环批处理量:30T；加热方式:间接加热；安全装置:自动温控、故障报警、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、灭火器","62800","2016TJ211","2020-12-31","通用类","安徽省",""]
[1047,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3097*3045*10643；批次处理量（t）：30；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2246；缓苏段高度（个/mm）：1/5442；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸；热风电机功率：7.5kW；排粮电机功率：0.75kW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","62800","2017TJ693","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1048,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-40","处理型式:循环式 ;批处理量:40t;","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3097*3045*12683；批次处理量（t）：40；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2246；缓苏段高度（个/mm）：1/7482；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸；热风电机功率：11kW；排粮电机功率：0.75kW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","62800","2017TJ694","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1049,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南昊科邦机械设备有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-KB-50","处理型式:循环式 ;批处理量:50t;","批处理量50T；循环式；干燥方式:间接加热/直接加热；干燥机机体外形尺寸5075×2900×12170；干燥段数量:3；干燥段每段高度:1040MM；缓苏段数量:10；缓苏段高度670MM；热风机数量3；热风机型号:4-73-8，数量1，电机功率15KW；热风机型号4-72-5.1CY90-4，数量2，电机功率4KW；燃料种类:煤、生物质颗粒；排粮电机功率:0.4KW.","62800","部20190558","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1050,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北玉柴发动机有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","型号规格 ： 5HX-30 ；结构型式：循环式； 干燥方式 ： 间接加热； 干燥机机体外形尺寸 4950 mm×3850 mm×11713 4 mm ；批次处理量 30t； 干燥速率 0.65-1.0 6%/h； 干燥段数量/高度： 3个/2200 7 mm； 装机容量  59.5 m 3；缓苏段高度 7320 mm（12 层/610）；热风温度范围  50-65℃  热风机数量 ：2 ；型号名称  CRF/L7.5S-4A 型轴流式风机 ，转速1450r/min ，风压 420-780 Pa，流量 10000-14000 m 3 / h ，电机功率 11 kW (5.5*2)；热风炉/ 燃烧器 ： 型号名称 ： 5L-55 型热风炉 ；炉排型式：梁式炉条 ；换热器型式 ：多排管式 ；引烟风机 型号 ： 4-72 ；转速2840 r/min ；流量3500 m 3 /h ；电机功率： 2.2 kW； 热功率（输出热量）： 2508000 kJ/h；燃料种类 ：无烟煤、生物质颗粒 ；加热方式 ：人工点火；排粮电机功率 0.4 kW ； 提升机生产率 30 t/h ； 提升机电机功率：2.2 kW；安全装置：循环式干燥机应设置粮位观察孔；干燥机均应设 置满粮报警装置、热风温度超温报警装置和开机 前警示装置。室外作业的干燥机组应设置有效的避雷装置。电控系统应设置过载和漏电 2 级以上保护装置。干燥机应有炉温、热风温度、粮食温度、超温报 警装置和开机前警示装置、或粮食水分显示和监 控装置。","62800","鄂2017191","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1051,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-35A","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n循环式批处理量（t）：35","62800","2019TJ033","2023-12-31","通用类","安徽省",""]
[1052,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","杞县五丰粮食机械有限公司","谷物干燥机","5XH-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","型号规格：5XH-30；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：3400×4250×11945；批次处理量：30t；干燥速率：0.7~1.0%/h；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1240；装机容量：54.2m³；缓苏段数量/高度（个/mm）：1/7085；热风温度范围：40~80℃。","62800","豫2018035","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1053,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","PRO-300HG","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","外形尺寸(长*宽*高）：4786*3699*12240；电机总功率：13.8kw; 燃料种类：天然气，最大耗气量：45.5m3/h；批次处理量30吨；","62800","沪2018-017","2022-12-31","通用类","上海市",""]
[1054,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","粗糠炉干躁机","SB-130-PRO-500B","处理型式:循环式 ;批处理量:50t;","SB-130-PRO-500B粗糠炉干燥机 结构型式（连续式/循环式）\n干燥方式（直接加热/间接加热）间接加热\n外形尺寸含楼梯护栏尺寸(长×宽×高)mm 7386×6542×13188\n外形尺寸固定尺寸(长×宽×高)mm 6558×5840×13188\n干燥机容积89.3 m3批次处理量50t","62800","沪2017-021","2021-12-31","通用类","上海市",""]
[1055,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30A","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量30T；循环式","62800","2017TJ470","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1056,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","潍坊艾维机械设备有限公司","谷物干燥机","5HP-30X","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量30t；循环式；干燥速率0.6-1.2%/h;干燥方式是间接加热；装机容量是55立方米；干燥段数量/每段高度：3/885个/mm；缓苏段高度：4905；热风温度范围：60-90℃","62800","部20180385","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1057,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","潍坊艾维机械设备有限公司","谷物干燥机","5HP-35","处理型式:循环式 ;批处理量:35t;","批处理量35t；循环式；干燥速率0.6-1.2%/h;干燥方式是间接加热；装机容量是64.0立方米；干燥段数量/每段高度：3/885个/mm；缓苏段高度：5995㎜；热风温度范围：60-70℃","62800","部20181057","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1058,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HEX-31","处理型式:循环式 ;批处理量:31t;","批处理量31吨；循环式；总功率（KW）：15.85。","62800","鄂2017175","2021-12-31","通用类","湖北省",""]
[1059,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","粮食烘干机","5HDX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：批式；整机质量kg：5500；外形尺寸（长*宽*高）mm：4030*5360*12750；处理量t/h:≥1.4；批处理量t：30；燃烧机型式：立式悬浮；燃烧机点火方式：手动；燃烧机稻壳消耗量kg/h：60~300；适用燃料：稻壳；电机总功率KW：17.29 ；安全装置：风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警","62800","部20151266","2019-12-31","通用类","广东省",""]
[1060,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏谷阳农业机械有限公司","低温循环干燥机","5HGY-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:固定式整机质量:5500KG外形尺寸:4812*5580*12690MM处理方式:批式循环批式处理量:≥1500KG燃料:煤、生物质电机总功率:21.92KW加热方式:间接加热塔体内尺寸:2200*2900*9760MM","62800","2016TJ359","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1061,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","批处理量30t；循环式；装机容量20.27kw","62800","豫2015107","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1062,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","低温循环烘干机","5HDX-32","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构形式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：2770*2990*11600；整机重量kg:7500；批次处理量t：32；装机容量m³:58.1；电机总功率kw：15.95；炉排型式：平面长条炉排；换热器型式：间接换热；燃料种类：生物质颗粒；加热方式：直接加热","62800","部20171933","2021-12-31","通用类","广东省",""]
[1063,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式:循环式；批次处理量:30T；干燥方式:间接加热；机体外形尺寸:长3104MM*宽3054MM*高10766MM；热风机电机功率:5.5KW+5.5KW；排粮电机功率：0.4KW；提升机电机功率:3.7KW.","62800","2017TJ636","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1064,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南华安机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-30","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2900×2500×12000；批处理量t：≥30；干燥段数量（个）：1；排粮电机功率kW\t：1.5；提升机电机功率kW：4；燃烧器燃料种类：天燃气。","62800","GZNJ/TJ 2019-187","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1065,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ500","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","结构尺寸：4200×3500×25700(长×宽×高），整机质量：37930kg，结构形式：连续式，小时处理量：25000kg/h,日处理量：500t/d,装机容积:178m3,电机总功率：232kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号：RFL-10,燃烧机型式:链条炉排。燃烧机点火方式：连续式。燃料：煤。","106900","部20152698","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[1066,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HGJ100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构尺寸：2600×2000×13000(长×宽×高），整机质量：12756kg，结构形式：连续式，小时处理量：4200kg/h,日处理量：100t/d,装机容积:39.6m3,电机总功率:62.25kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号：RFL-2,燃烧机型式:链条炉排，燃烧机点火方式：连续式，燃料：煤","106900","辽2017027","2021-12-31","通用类","辽宁省",""]
[1067,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东省宁津县东风机械制造有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3500*3000*21800 整机质量（kg）:36700 配套动力（kw）:185.7 干燥方式:间接加热 处理量（t/h）:300（玉米） 降水幅度:15%","106900","黑垦鉴2017106","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1068,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ300","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","结构尺寸：3500×3000×20500(长×宽×高），整机质量：22060kg，结构形式：连续式，小时处理量：15000kg/h,日处理量：300t/d,装机容积:107m3,电机总功率：147.8kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号：RFL-6,燃烧机型式:链条炉排，燃烧机点火方式：连续式，燃料：煤。","106900","部20152701","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[1069,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","结构尺寸：2500×3000×16800(长×宽×高），整机质量：18072kg，结构形式：连续式，小时处理量：7500kg/h,日处理量：150t/d,装机容积:54m3,电机总功率:76.3kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号：RFL-3,燃烧机型式:链条炉排，燃烧机点火方式：连续式，燃料：煤。","106900","部20152699","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[1070,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东省宁津县东风机械制造有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","结构尺寸（长*宽*高mm）:2600*2000*14460 整机质量（kg）:14100 配套动力（kw）:71.1 干燥方式:间接加热 处理量（t/h）:100（玉米） 降水幅度:15% 缓苏段高度（mm）:1720 干燥段数量（个）:6 每段高度（mm）:860 干燥机净容积(m³):37.45 冷却段高度（mm）:1720 热风温度范围（℃）:60-150 热风机数量（个）:2","106900","黑垦鉴2017104","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1071,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东省宁津县东风机械制造有限公司","连续式粮食干燥机","5HH-200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构尺寸（长*宽*高mm）:3000*3000*20000 整机质量（kg）:25100 配套动力（kw）:126.8 干燥方式:间接加热 处理量（t/h）:200（玉米） 降水幅度:15% 缓苏段高度（mm）:1720 干燥段数量（个）:10 每段高度（mm）:860 干燥机净容积（m³）:94.46 冷却段高度（mm）:1720 热风温度范围（℃）:60-150 热风机数量（个）:2","106900","黑垦鉴2017105","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1072,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","顺逆流粮食烘干机","5HST-100","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","处理量100t/d；连续式；装机容量63.25kw","106900","豫2015072","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1073,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","200t/d","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","处理量200t/d；连续式；装机容量61.5kw","106900","黑垦鉴2019042（续）","2023-12-31","通用类","河南省",""]
[1074,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ200","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","结构尺寸:3000×3000×18700(长×宽×高)、整机质量：22060kg、结构型式:连续式、处理量：小时处理量10000kg/h,日处理量200t/d、装机容积:71m3、电机总功率:100.8kW、热风机型号:Y4-73№9D、90°、热风炉:RFL-4、、燃烧机型式：链条炉排、燃烧机点火方式：连续式、燃料：煤。","106900","部20152700","2019-12-31","通用类","辽宁省",""]
[1075,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","滑县豫都机械有限公司","谷物干燥机","5HTF-120","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","处理量120t/d，连续式","106900","豫2015109","2020-12-31","通用类","河南省",""]
[1076,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","5t及以上平床式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","通风干燥机","SKS-580CG","处理型式:平床式 ;装载量:5t;","结构形式：平床式；外形尺寸（长*宽*高）：8745*2458*1875；电机总功率：4.65KW；燃烧机：枪型双喷嘴，高压自动点火，最大燃烧量：23 L；","7100","部20160651","2020-12-31","通用类","上海市",""]
[1077,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-3","处理型式:整体脱水 ;容积:3m³;","1\t型号名称\t/\t5HGS-3型果蔬烘干机\n2\t结构形式\t/\t整体厢式\n3\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2400×1660×1950\n4\t单个干燥室内部尺寸(长×宽×高)\tmm\t810×1000×1850\n5\t托盘内部尺寸（长×宽×高）\tmm\t956×756×36\n6\t干燥室数量\t个\t2\n7\t烘干室有效容积\tm3\t3\n8\t烘干有效面积\tm2\t21.8\n9\t批次平均水分蒸发量\tkg/h\t≥10\n10\t单位耗电量\tkJ/kg水\t≤300\n11\t单位耗热量\tkJ/kg水\t≤6100\n12\t降水率不均匀度\t/\t≤5%\n13\t加热方式\t/\t间接加热\n14\t燃料种类\t/\t生物质颗粒\n15\t控制方式\t/\t自动控制\n16\t脱水方式\t/\t整体脱水\n17\t风机型号\t/\t循环风机 FA-6E   助燃风机 150FLJ2-320   送料电机 5GU50K-C15-GⅣ\n18\t风机台数\t台\t循环风机 1   助燃风机 1  送料电机 1\n19\t风机功率/转速\tkW\t循环风机 1.5  （AC220V）1450 r/min        助燃风机 0.32 （AC220V）2800 r/min     送料电机 0.12 （AC220V）  30 r/min\n20    点火器功率\tkW\t0.9\n21\t额定电压/功率\tV/kW\tAC220/2.84","1700","鄂2019316","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1078,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-3.0","处理型式:整体脱水 ;容积:3.0m³;","有效干燥体积：3M3；整体脱水","1700","2015TJ593","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1079,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGM-3","处理型式:整体脱水 ;容积:3m³;","1\t型号名称\t/\t5HGM-3型果蔬烘干机\n2\t结构形式\t/\t整体厢式\n3\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2380×1280×1950\n4\t单个干燥室内部尺寸\n(长×宽×高)\tmm\t810×1000×1850\n5\t托盘内部尺寸（长×宽×高）\tmm\t956×756×36\n6\t干燥室数量\t个\t2\n7\t烘干室有效容积\tm3\t3\n8\t烘干有效面积\tm2\t21.8\n9\t批次平均水分蒸发量\tkg/h\t≥10\n10\t单位耗电量\tkJ/kg水\t≤300\n11\t单位耗热量\tkJ/kg水\t≤6100\n12\t降水率不均匀度\t/\t≤5%\n13\t加热方式\t/\t间接加热\n14\t燃料种类\t/\t煤\n15\t控制方式\t/\t半自动控制\n16\t脱水方式\t/\t整体脱水\n17\t循环风机型号/功率/转速\t/\tFA-6D\n\t\tkW\t1.5 （AC220V） 1450 r/min\n18\t助燃风机型号/功率/转速\t/\tGGKF-100\n\t\tkW\t0.1（AC220V） 2800 r/min \n19\t风机台数\t台\t2\n20\t额定电压/功率\tV/ kW\tAC220/1.6","1700","鄂2019317","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1080,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-3","处理型式:整体脱水 ;容积:3m³;","1\t型号名称\t/\t5HGD-3型果蔬烘干机\n2\t结构形式\t/\t整体厢式\n3\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2420×1180×2420\n4\t单个干燥室内部尺寸\n(长×宽×高)\tmm\t810×1000×1850\n\t5\t托盘内部尺寸（长×宽×高）\tmm\t956×756×36\n6\t干燥室数量\t个\t2\n7\t烘干室有效容积\tm3\t3\n8\t烘干有效面积\tm2\t21.8\n9\t批次平均水分蒸发量\tkg/h\t≥10\n10\t单位耗电量\tkJ/kg水\t≤300\n11\t单位耗热量\tkJ/kg水\t≤6100\n12\t降水率不均匀度\t/\t≤5%\n13\t加热方式\t/\t间接加热\n14\t燃料种类\t/\t电能\n15\t控制方式\t/\t自动控制\n16\t脱水方式\t/\t整体脱水\n17\t风机型号\t/\t排湿风机 DF-2\n循环风机 GKF/G4D-2\n18\t风机台数\t台\t排湿风机 2\n循环风机 1\n19\t风机功率/转速\tkW\t排湿风机 0.5（0.25×2）（AC220V）2800 r/min\n循环风机 1.1 （AC220V） 2900 r/min\n20\t加热管\tkW\t15（2.5×6根）\n21\t额定电压/功率\tV/kW\tAC380/16.6","1700","鄂2019314","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1081,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-6","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","1\t型号名称\t/\t5HGD-6型果蔬烘干机\n2\t结构形式\t/\t整体厢式\n3\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4100×1180×2420\n4\t单个干燥室内部尺寸(长×宽×高)\tmm\t810×1000×1850\n5\t托盘内部尺寸（长×宽×高）\tmm\t956×756×36\n6\t干燥室数量\t个\t4\n7\t烘干室有效容积\tm3\t6\n8\t烘干有效面积\tm2\t43.6\n9\t批次平均水分蒸发量\tkg/h\t≥10\n10\t单位耗电量\tkJ/kg水\t≤300\n11\t单位耗热量\tkJ/kg水\t≤6100\n12\t降水率不均匀度\t/\t≤5%\n13\t加热方式\t/\t间接加热\n14\t燃料种类\t/\t电能\n15\t控制方式\t/\t自动控制\n16\t脱水方式\t/\t整体脱水\n17\t风机型号\t/\t排湿风机 DF-2  循环风机 GKF/G6S-4\n18\t风机台数\t台\t排湿风机 2  循环风机 1\n19\t风机功率/转速\tkW\t排湿风机 0.5（0.25×2）（AC220V） 2800 r/min  循环风机 1.5 （AC380V） 1450 r/min\n20\t加热管\tkW\t27（3×9根）\n21\t额定电压/功率\tV/kW\tAC380/29","7400","鄂2019315","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1082,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-10","处理型式:整体脱水 ;容积:10m³;","有效干燥体积：10M3；整体脱水","7400","2015TJ398","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1083,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-6A","处理型式:整体脱水 ;容积:6m³;","产品型号\t:\t5LB-6A\n结构型式\t:\t批式\n外形尺寸（长×宽×高）\t:\t4030×1055×1950mm\n烘干室内部尺寸（长×宽×高）\t:\t1010×810×1950mm\n烘干室内部尺寸（长×宽×高）\t:\t1010×810×1950mm\n烘干室内部尺寸（长×宽×高）\t:\t1010×810×1950mm\n烘干室内部尺寸（长×宽×高）\t:\t1010×810×1950mm\n风机功率\t:\t2.2kW\n配套总功率\t:\t2.63kW\n有效干燥面积\t:\t48m2\n有效干燥体积\t:\t6m3\n烘干方式\t:\t整体脱水\n燃料\t:\t生物质成型燃料\n温湿控制方式\t:\t自动\n热风温度范围\t:\t30～90℃\n燃料添加方式\t:\t自动\n安全装置\t:\t过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器","7400","2018TJ513","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1084,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","有效干燥体积：16m³；整体脱水","11300","2015TJ401","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1085,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","西峡县兴永盛烘干设备有限公司","果蔬烘干机","5HGK-20-15P","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","1、型号：5HGK-20-15P； \n2、烘干机配套总功率：39.4kW；\n3、燃料种类：空气能热泵； \n4、制造商：西峡县兴永盛烘干设备有限公司；\n5、热泵型号：JK-ZT-HGJ15CH； \n6、热泵主机功率：13.8； \n7、热泵机组制造商:广州凯能电器科技有限公司； \n8、配套压缩机型号:ZW79KA-TFP-522； \n9、配套压缩机额定功率：6.5kW(2台）； \n10、配套压缩机制造商：美国谷轮 苏州工厂制造；\n11、脱水方式：整体脱水；\n12、加热方式：空气能热泵加热； \n13、结构形式：整体厢式 \n14、外形尺寸：（长×宽×高7200×2400×2450（mm） \n15、单个干燥室内部尺寸： (长×宽×高)4650×2050×1050（mm） \n16、循环风机功率：2.96kW； \n17、排湿风机功率：0.74kW； \n18、强排风机功率：0.12kW； \n19、干燥室数量 2个； \n20、烘干室有效容积:20 m³； \n21、烘干有效面积: 114 ㎡； \n22、电辅加热管功率: 21 kW (4 kW×3根）(3 kW×3根）； \n23、额定电压/功率 AC380V/39.4 kW； \n24、安全配置：手提式干粉灭火器。","11300","鄂2019318","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1086,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安康市德康农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-45B","处理型式:整体脱水 ;容积:45m³;","结构形式为烘房式；外形尺寸8700X3300X2600mm（±5%）;冷/热循环风机1个电功率1.5kw;供热类型为生物质颗粒热风炉，数量1个，型号5LJ-530;烘干室容积为45（±5%）M3；干燥能力≥6kg/h;干燥不均匀度≤10%;耗电率≤0.3（kw.h）/kg;烘干方式为：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2018-247","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1087,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","江西天泉热能科技有限公司","果蔬烘干机","KFDXQS-35Ⅱ","处理型式:整体脱水 ;容积:16.4m³;","1、烘干方式：整体脱水；2、加热方式：热泵供热(9.2kW)；3、温湿控制方式：相对湿度控制；4、结构型式：厢式；5、外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2700×2275；6、烘干室内部（长×宽×高）mm：3000×2550×2150=16.4m3；6、风机功率kW：2.2；7、有效干燥体积：16.4m3；8、有效干燥面积：100平方（16层）；9、电辅热功率kW:9.0；10、安全装置：漏电保护器。","11300","黑垦鉴2019025（续）","2023-12-31","非通用类","江西省",""]
[1088,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-17","处理型式:整体脱水 ;容积:17m³;","有效干燥体积：17m³；整体脱水","11300","2015TJ400","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1089,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-30A","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","有效干燥体积：30m³；整体脱水","11300","2015TJ399","2019-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1090,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽赛威机械有限公司","果蔬烘干机","5LB-17A","处理型式:整体脱水 ;容积:17m³;","有效干燥体积：17m³；整体脱水","11300","2016TJ201","2020-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1091,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-4D","处理型式:整体脱水 ;容积:75.6m³;","外型尺寸mm：10750X2800X3550；烘干室容积m3：75.6 ；烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵及电辅助加热","11300","黑垦鉴2018124","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1092,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-2A","处理型式:整体脱水 ;容积:36m³;","外型尺寸mm：7350X2800X2750；烘干室容积m3：36；烘干方式：整体脱水；加热方式：生物质热风炉间接加热","11300","黑垦鉴2018107","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1093,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-1B","处理型式:整体脱水 ;容积:17.6m³;","外型尺寸mm：5350X2900X2150；烘干室容积m3：17.6；烘干方式：整体脱水；加热方式：生物质热风炉间接加热","11300","黑垦鉴2018106","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1094,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HGR-50","处理型式:整体脱水 ;容积:50m³;","烘干室容积（m3）：50，供热方式：空气能热泵， 辅助电加热功率（kw）：36， 配套总功率（kw）：43.7，烘干方式：整体脱水。","11300","GZNJ/TJ 2018-210","2023-12-31","非通用类","湖南省",""]
[1095,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-2D","处理型式:整体脱水 ;容积:36.45m³;","外型尺寸mm：7300X2800X2750；烘干室容积m3：36.45；烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵及电辅助加热","11300","黑垦鉴2018125","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1096,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGR-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16.6m³;","1.结构型式：烘房式；2.烘干机方式：整体脱水；3.外形尺寸（mm）：4974*2337*2560；4.整机总功率：16KW， 热泵压缩机功率4.41KW；5.供热方式：型号:RB-6, 类型：空气源热泵，数量：1个；6.辅助电加热功率（适用时）:10KW；7.烘干室容积（m³）：16.6 。","11300","GZNJ/TJ 2019-001","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1097,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5HGR-30","处理型式:整体脱水 ;容积:31m³;","1.结构型式：烘房式；2.烘干机方式：整体脱水；3.外形尺寸（mm）：5790*2320*2774；4.整机总功率：27KW， 热泵压缩机功率8.82KW；5.供热方式：型号:RB-12, 类型：空气源热泵，数量：1个；6.辅助电加热功率（适用时）:15KW；7.烘干室容积（m³）：31 。","11300","GZNJ/TJ 2019-002","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1098,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-18","处理型式:整体脱水 ;容积:18m³;","1.烘干机方式：热风烘干整体脱水；2.外形尺寸（mm）：4500*2600*3500；3.箱体尺寸（mm):3000*2600*2550；4.风机功率：2.2KW；5.配套功率：2.57KW；6.有效干燥体积：18m³；7.有效干燥面积：72㎡；8.燃料：生物质；9.温湿控制方式：自动；10.结构形式：箱体批式；11.燃料添加方式：手动；12.安全装置：漏电保护、触电保护、过载保护。","11300","2017TJ024","2021-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1099,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-3A","处理型式:整体脱水 ;容积:50.88m³;","外型尺寸mm：8500X3100X2735；处理方式：整体脱水；烘干室容积m3：50.88；加热方式：间接加热","11300","黑垦鉴2016147","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1100,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-3","处理型式:整体脱水 ;容积:54.72m³;","外型尺寸mm:7500x3900x2485；处理方式：整体脱水；烘干室容积m3：54.72；加热方式：间接加热；","11300","黑垦鉴2016148","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1101,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州容大科技股份有限公司","果蔬烘干机","5HG-3D","处理型式:整体脱水 ;容积:54.7m³;","外型尺寸mm：8440X3980X2500；烘干室容积m3：54.7；烘干方式：整体脱水；加热方式：热泵及电辅助加热；","11300","黑垦鉴2018126","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1102,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东华天成新能源科技股份有限公司","厢式果蔬烘干机","WBC-31H-B-S（BL-H2）","处理型式:整体脱水 ;容积:34.4m³;","烘干房外形尺寸（长×宽×高﹚带热泵机组mm：5100×5750×2800，烘干室内部mm：3400×4600×2200，有效干燥体积为34.4m³，供热配置热泵主机8.35kW 风机2.25kW 电辅热9kW，总装机功率为19.6kW，烘干方式为热风循环式整体脱水，温湿度控制采用微电脑自动或手动控制，安全装置有温湿度报警、漏电保护和灭火器","11300","2017TJ100","2021-12-31","非通用类","广东省",""]
[1103,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HGR-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","烘干室容积(m3)：20, 供热方式：空气能热泵， 辅助电加热功率（kw）：19， 配套总功率（kw）：23.6， 烘干方式：整体脱水，","11300","GZNJ/TJ 2018-209","2023-12-31","非通用类","湖南省",""]
[1104,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安康市德康农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGM-33型","处理型式:整体脱水 ;容积:33m³;","结构形式为烘房式；外形尺寸6800X3300X2600mm;冷/热循环风机1个电机功率0.75KW;供热类型为燃煤炉，数量1个，型号5L-530;烘干室容积为33M3；干燥能力≥7kg/h;干燥不均匀度≤5%；耗电率≤0.07（kw.h）/kg;烘干方式为：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2017-168","2022-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1105,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安康市德康农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-75B","处理型式:整体脱水 ;容积:75m³;","结构形式为烘房式；外形尺寸10500X3300X3600mm；冷/热循环风机1个电功率2.2KW;供热类型为生物质颗粒热风炉，数量1个，型号5LJ-650;烘干室容积为75M3（±5%）；干燥能力≥10kg/h;干燥不均匀度≤10%；耗电率≤0.5（kw.h）/kg;烘干方式为:整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2018-248","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1106,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安康市德康农业机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-31B","处理型式:整体脱水 ;容积:31m³;","结构形式为烘房式；外形尺寸6800X3300X2600（±5%）；冷/热循环风机5个电功率2.2一个，0.15四个；供热类型为生物质颗粒热风炉，数量1个，型号5LJ-550；烘干室容积为31M3（±5%）;干燥能力≥9kg/h;干燥不均匀度≤10%；耗电率≤0.4（kw.h）/kg;烘干方式为：整体脱水","11300","GZNJ/TJ 2018-246","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1107,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","耒阳市李好农机科技发展有限公司","果蔬烘干机","5HGS-20","处理型式:整体脱水 ;容积:20m³;","烘干室容积：（m3）20， 外形尺寸（mm）4820*2500*2050, 加热方式：生物质热风炉间接加热， 燃料种类：生物质颗粒燃料， 烘干方式：整体脱水， 配套总功率：（kw）2.33。","11300","GZNJ/TJ 2018-211","2023-12-31","非通用类","湖南省",""]
[1108,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-17A","处理型式:整体脱水 ;容积:17m³;","产品型号\t:5LB-17A\n结构型式\t:批式\n外形尺寸（长×宽×高）:5210×2100×2150mm\n烘干室内部尺寸（长×宽×高）\t:4200×2000×2100mm\n风机功率\t:2kW\n配套总功率:26.16kW\n有效干燥面积:96\tm2\n有效干燥体积:17m3\n烘干方式\t:整体脱水\n燃料\t:空气能热泵+电\n温湿控制方式\t:自动\n热风温度范围\t:30～80℃\n燃料添加方式\t:自动\n安全装置\t:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器","11300","2018TJ515","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1109,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-120","处理型式:整体脱水 ;容积:120m³;","产品型号：5HGS-120，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：11500*4500*3500；烘干室内部（长×宽×高）mm：8500*4300*3300；风机功率KW：5.0，有效干燥体积：120m3，有效干燥面积：210㎡，电辅热功率kW：5.0，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","11300","2017TJ356","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1110,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-240","处理型式:整体脱水 ;容积:240m³;","产品型号：5HGS-240，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：19000*4500*3500；烘干室内部（长×宽×高）mm：17000*4300*3300；风机功率KW：6.0，有效干燥体积：240m3，有效干燥面积：541㎡，电辅热功率kW：20.0，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","11300","2017TJ357","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1111,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-500","处理型式:整体脱水 ;容积:500m³;","产品型号：5HGS-500，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：22300*5400*5000；烘干室内部（长×宽×高）mm：20100*5200*4800；风机功率KW：8.0，有效干燥体积：500m3，有效干燥面积：1082㎡，电辅热功率kW：45.0，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","11300","2017TJ358","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1112,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","济南百福特制冷设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-60","处理型式:整体脱水 ;容积:60m³;","产品型号：5HGS-60，烘干方式：热风循环式整体脱水；加热方式：电，温湿控制方式：微电脑自动控制/手动；结构型式：厢体式；外形尺寸（长×宽×高）mm：9300*3400*2900，烘干室内部（长×宽×高）mm：7050*3100*2700，风机功率KW：3.0，有效干燥体积：60m3，有效干燥面积：115㎡，电辅热功率kW：2.5，安全装置：温湿度报警、漏电保护、灭火器。","11300","2017TJ355","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1113,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","池州市佳田农业科技有限公司","果蔬烘干机","5LB-17","处理型式:整体脱水 ;容积:17m³;","产品型号\t:5LB-17\n结构型式\t:\t批式\n外形尺寸（长×宽×高）:5410×2150×2150mm\n烘干室内部尺寸（长×宽×高）\t:4100×2000×2100mm\n风机功率\t:2.2kW\n配套总功率:2.72kW\n有效干燥面积:96m2\n有效干燥体积:17m3\n烘干方式\t:整体脱水\n燃料\t:生物质成型燃料\n温湿控制方式\t:自动\n热风温度范围\t:30～90℃\n燃料添加方式\t:自动\n安全装置\t:过载保护、漏电保护、超温报警、自动温控、灭火器","11300","2018TJ514","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1114,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干)","西峡县菇农机械加工有限公司","果蔬烘干机","5H-0.1","处理型式:表面烘干 ;批处理量:0.3t;","批处理量0.3t","720","GZNJ/TJ 2018-261","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1115,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干)","西峡县源丰食用菌机械有限公司","果蔬烘干机","5H-100","处理型式:表面烘干 ;批处理量:0.3t;","批处理量：0.3t。","720","GZNJ/TJ 2018-260","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1116,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40D","滚筒直径:40cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：1800mm；滚筒直径：40cm。","1600","T201933330001","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1117,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50D","滚筒直径:50cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：2550mm；滚筒直径：50cm。","1600","T201933330002","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1118,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60D","滚筒直径:60cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：电加热；滚筒内部直段长度：3000mm；滚筒直径：60cm。","2400","T201933330003","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1119,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-70","滚筒直径:70cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：生物质颗粒；滚筒内部直段长度：4000mm；滚筒直径：70cm。","2400","T201933330004","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1120,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：生物质颗粒；滚筒内部直段长度：4025mm；滚筒直径：80cm。","2400","T201933330005","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1121,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110","滚筒直径:110cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：生物质颗粒；滚筒内部直段长度：5010mm；滚筒直径：110cm。","2400","T201933330006","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1122,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","其它杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶热风杀青机","6CFS-80","杀青方式:高温热风 ;","外形尺寸(长×宽×高mm):4790×1080×2365，滚筒尺寸(内径×长度):800×4200mm，电机功率/电压(kW/V):0.75/220，电机转速：1400r/min，滚筒转速:1~36r/min，热源形式:液化气加热，整机质量(kg):1040","2100","ZJ2017099","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1123,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","松阳县高岸茶机有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-891ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","总长1428mm总宽800mm总高1190mm , 槽锅尺寸：长890mm宽470mm深190mm,槽锅数量1个，炒手转速（空负荷）：25-33r/min；炒手回转半径：240mm电动机功率0.75kw，电加热功率5.0kw,整；加热源形式：电加热；机质量170kg.","1600","ZJ2017134","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1124,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","松阳县高岸茶机有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-781ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","外形尺寸：总长1310mm总宽800mm总高1190mm,槽锅尺寸：长775mm宽470mm深190mm,槽锅数量1个，炒手转速（空负荷）：25-33r/min；炒手回转半径：240mm；电动机功率0.75kw,电加热功率5.0kw,加热源形式：电加热;整机质量150kg.","1600","ZJ2017133","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1125,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHW-4","烘干面积:4m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构型式:网带式、外形尺寸(长×宽×高):4070×820×1910(mm)、有效干燥面积:4M2；烘板型式层数:3层。","5000","T201933330007","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1126,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHZ-20","烘干面积:20m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构型式：链条烘板式（自动连续型）；外形尺寸:5950×1967×2100mm;有效干燥面积：20㎡；烘板型式层数：6层；","9000","T201933330009","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1127,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHZ-10","烘干面积:10m2;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构型式：链条烘板式（自动连续型）；外形尺寸:5640×1712×1740mm;有效干燥面积：10㎡；烘板层数：4层。","9000","T201933330008","2024-08-01","非通用类","浙江省",""]
[1128,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","临颍县颍机机械制造有限公司","农用抓草机","5ZC-600D","功率:47.8kW;","配套发动机功率：47.8kW","8600","豫2017150","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1129,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径65mm以下卷盘式喷灌机","徐州振丰原喷灌设备有限公司","轻型卷盘式喷灌机","JP50/180","喷灌机型式:轻小型机组式喷灌机 ;管径:50mm;","PE管外径：φ50mm、PE管长度：165m、工作压力：0.33~0.40MPa、喷嘴直径：φ9~16mm、流量：5.5~19.7mm、有效喷洒长度：≥180m、喷头架移动速度：6~30m³/h、外形尺寸：3100m×1580m×1500m","3500","苏农机（2016）第（0014）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1130,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","徐州振丰原喷灌设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","PE管外径：φ75mm、PE管长度：280m、工作压力：0.50~1.00MPa、喷嘴直径：φ14~26mm、流量：15.0~52.0m³/h、有效喷洒长度：≥300m、喷头架移动速度：25~60m/h、外形尺寸：5190m×1800mx2620m","9200","苏农机（2016）第（0015）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1131,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","卷盘式；管径=75mm；有效喷洒长度≥300m","9200","苏农机（2017）第（0189）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1132,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径85mm及以上卷盘式喷灌机","江苏西美灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:90mm;","卷盘式；管径=90mm，有效喷洒长度≥300m","15100","苏农机（2017）第（0190）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1133,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合机类型:立式混合机 ;","结构型式：立式单轴螺旋、外形尺寸（长×宽×高）：1380×1250×2780mm、混合轴数量：1个、混合轴额定转速：415r/min、配套动力：3KW、混合室容积：2.1m³、额定批次混合量：1000kg/","1000","豫2015198","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1134,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","新乡市为农农业机械有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合机类型:立式混合机 ;","结构型式：立式单轴螺旋、外形尺寸（长×宽×高）：1660×1250×2780mm、混合轴数量：1个、混合轴额定转速：415r/min、配套动力：3KW、混合室容积：2.1m³、额定批次混合量：1000kg/批","1000","鄂2019208","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1135,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料混合机","9HWP-150","混合机类型:立式混合机 ;混合机容积:0.33m³;","结构型式：卧式单轴螺带、外形尺寸（长×宽×高）：1700×630×1200mm、配套动力：3KW、混合室容积：0.33m³、额定批次混合量：150kg","3100","豫2015199","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1136,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3以下卧式(单轴)混合机","合肥圣马力机械科技有限公司","卧式饲料混合机","9HW-100","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:0.2m³;","外形尺寸:1345*800*1150mm；结构型式：卧式、单轴；混合室容积0.2m³；配套动力功率：2.8kW；主轴转速：22r/min；混合轴长度：140mm；混合轴数量：1","3100","2019TJ096","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1137,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.1m³;","结构型式：卧式单轴螺带、外形尺寸（长×宽×高）：3000×1120×2200mm、整机质量：730kg、配套动力：15KW、混合室容积：2.1m³","5600","豫2015200","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1138,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m3及以上卧式(单轴)混合机","新乡市为农农业机械有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.1m³;","结构型式：卧式单轴螺带、外形尺寸（长×宽×高）：3000×1120×2200mm、整机质量：730kg、配套动力：15KW、混合室容积：2.1m³","5600","鄂2019209","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1139,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","山东川国机械制造有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HWS-2400","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","\"配套动力：7.5kW，Y142M-4三相异步电机，\n转速：1440r/min；结构形式：卧式双轴螺旋；外形尺寸（长×宽×高）：2650mm×1150mm×1310mm；混合轴工作段长度：2000mm；混合轴数量：2个；混合轴额定转速：29r/min；整机质量：710kg；混合室容积：2.3m³；额定批次混合量：500kg。\"","10000","GZNJ/TJ 2019-139","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1140,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","山东川国机械制造有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HWS-2000","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","配套动力：1.5kW直流电机；结构形式：卧式双轴螺旋；外形尺寸（长×宽×高）：1900mm×1570mm×1540mm；混合轴工作段长度：1500mm；混合轴数量：2个；混合轴额定转速：17r/min；整机质量：480kg；混合室容积：2.0m³；额定批次混合量：400kg。","10000","GZNJ/TJ 2019-138","2023-12-31","非通用类","山东省",""]
[1141,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","天津祥义农业机械有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HWS-2000","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","结构型式：卧式双轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）mm：1900×1570×1540，混合轴工作段长度mm：1500；混合轴数量：2个，混合轴额定转速r/min：17，配套动力kW：1.5，混合容积m³：2.0，额定批次混合量kg:400","10000","GZNJ/TJ 2019-140","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[1142,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","天津祥义农业机械有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HWS-2400","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","结构型式：卧式双轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）mm：2650×1150×1310，混合轴工作段长度mm：2000；混合轴数量：2个，混合轴额定转速r/min：29，配套动力kW：7.5，混合容积m³：2.3，额定批次混合量kg:500","10000","GZNJ/TJ 2019-141","2023-12-31","非通用类","天津市",""]
[1143,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","电机总功率5-10kW粪污固液分离机","祁阳现代农业装备科技开发有限公司","粪污固液分离机","9GY-18","电机总功率:5.5kW;","电机总功率5.5KW（挤压电机功率4KW，清洗电机功率1.5KW），处理能力≥18m3/h，外形尺寸（长×宽×高）1300×1700×1360mm，分离后固形含水率：≤80%，固形物去除率：猪粪水≥45%","3200","T201943430017","2024-07-04","非通用类","湖南省",""]
[1144,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","中置式挤奶机","9J-10Z中置式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:10组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：10；脱杯方式：手动；形式：中置式","18400","部2015095","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1145,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14-15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","中置式挤奶机","9J-14Z中置式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:14组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：14；脱杯方式：手动；形式：中置式","31900","部2015095","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1146,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","中置式挤奶机","9J-16Z","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：16；脱杯方式：手动；形式：中置式","31900","部2015095","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1147,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-24Y.G","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：24；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","42300","部2015096","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1148,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-32Y","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:手动 ;","杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式","43500","部2015097","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1149,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","中置式挤奶机","9J-12Z中置式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:12组;脱杯方式:自动 ;","杯组数：12；脱杯方式：自动；形式：中置式","70600","部2015095","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1150,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-20Y鱼骨式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:自动 ;","杯组数20；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式","84200","部2015096","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1151,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","中置式挤奶机","9J-16Y鱼骨式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:自动 ;","杯组数16；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式","84200","部2015095","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1152,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-24Y鱼骨式挤奶机","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:自动 ;","杯组数24；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式","84200","部2015096","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1153,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","北京国科诚泰农牧设备有限公司","智能挤奶机","9JYD-20","形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:自动 ;","项目 单位 设计值 产品型号 / 9JYD-20 结构型式 / 鱼骨式 真空泵品牌 / SAC 真空泵规格型号 / SACCO2000 真空泵台数 台 1 挤奶杯组数 组 20 脉动器品牌 / SAC 脉动器规格型号 / IDC 脉动器型式 / 电脉动 脉动器脉动频率 次/min 60 脉动器脉动比率 % 60 计量方式 / 电子计量","84200","部20171256","2021-12-31","通用类","北京市",""]
[1154,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","中置式挤奶机","9J-16B并列式挤奶机","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:自动 ;","杯组数16；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部2015095","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1155,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-32B并列式挤奶机","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:自动 ;","杯组数32；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部2015097","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1156,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-24","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:自动 ;","杯组数:24；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部20190125","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[1157,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-20","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:自动 ;","杯组数:20；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部20190125","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[1158,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-40","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:40组;脱杯方式:自动 ;","杯组数:40；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部20190126","2023-12-31","通用类","河北省",""]
[1159,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-24B并列式挤奶机","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:24组;脱杯方式:自动 ;","杯组数24；脱杯方式：自动；形式：并列式","120000","部2015096","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1160,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机","新乡市新东轻工机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9J-20B并列式挤奶机","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:20组;脱杯方式:手动 ;","杯组数20；脱杯方式：手动；形式：并列式","50400","部2015096","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1161,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-10.6","容量:10600L;","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-10.6，罐体外形尺寸（长×宽×高）：6210×2350×1610，清洗方式：非全自动","10500","部20180701","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1162,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-14.9A","容量:14900L;","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-14.9A，罐体外形尺寸（长×宽×高）：7480×2400×1720，清洗方式：非全自动","10500","部20180701","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1163,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","新乡市新东轻工机械有限公司","贮奶罐","9YG-9000L","容量:9000L;","贮奶罐容量（L）：9000L","10500","部2015105","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1164,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","河南力欧畜牧装备科技股份有限公司","运输型贮奶罐","BWG-15","容量:15000L;","结构型式：卧式；外形尺寸（mm）：9000×2060×1750；额定容量：15000L，清洗方式：自动","10500","部2015089","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1165,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","河南力欧畜牧装备科技股份有限公司","运输型贮奶罐","BWG-8","容量:8000L;","结构型式：卧式；外形尺寸（mm）：6100×1830×1700；额定容量：8000L，清洗方式：自动","10500","部2015088","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1166,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-14.9B","容量:14900L;","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-14.9B，罐体外形尺寸（长×宽×高）：7480×2400×1720，清洗方式：非全自动","10500","部20180701","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1167,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-17.8","容量:17800L;","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-17.8，罐体外形尺寸（长×宽×高）：8990×2410×1790，清洗方式：非全自动","10500","部20180701","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1168,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-10.8","容量:10800L;","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-10.8，罐体外形尺寸（长×宽×高）：5460×2340×1740，清洗方式：非全自动","10500","部20180701","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1169,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-20000L贮奶罐","甘肃华清轻工机械有限责任公司","贮奶罐","YSG-6","容量:6000L;","名称：冷藏罐；\n型号：YSG-6；\n罐体外形尺寸（mm）：4285×1870×1385；\n清洗方式：非全自动；\n额定容量：6000L；","10500","甘农机2018005","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[1170,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","20000L及以上贮奶罐","新乡市新东轻工机械有限公司","贮奶罐","9YG-20000L","容量:20000L;","贮奶罐容量（L）：20000L","18800","部2015106","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1171,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","20000L及以上贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-32.4","容量:32400L;","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-32.4，罐体外形尺寸（长×宽×高）：11240×2400×2010，清洗方式：非全自动","18800","部20180701","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1172,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000L以下非全自动清洗冷藏罐","甘肃华清轻工机械有限责任公司","冷藏罐","ZLG-1","容量:1000L;清洗方式:非全自动 ;","名称：冷藏罐；\n型号：ZLG-1；\n罐体外形尺寸（mm）：1480×1300×1630；\n清洗方式：非全自动；\n额定容量：1000L；\n压缩机：个数：1个；品牌：MELUCK；规格型号：XJQ03MAG;作业功率：2.29kw","4500","甘农机2018001","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[1173,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L非全自动清洗冷藏罐","甘肃华清轻工机械有限责任公司","冷藏罐","ZLG-3","容量:3000L;清洗方式:非全自动 ;","名称：冷藏罐；\n型号：ZLG-3；\n罐体外形尺寸（mm）：2375×1710×1885；\n清洗方式：非全自动；\n额定容量：3000L；\n压缩机：个数：1个；品牌：MELUCK；规格型号：XJQ06MBG-1-FB;作业功率:4.60kw","8400","甘农机2018002","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[1174,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技股份有限公司","直冷式牛奶冷却罐","RZLG03-8","容量:8000L;清洗方式:非全自动 ;","结构型式：直冷式；外形尺寸（mm，）：5010×2235×2200；额定容量：8000L；搅拌器转速：38r/min；额定工作电压：380V；冷却设备额定输入功率：16kW；制冷剂型号：R22；冷却设备型号：FXSLSLYQ-8；清洗方式：自动","11800","部2015085","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1175,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","甘肃华清轻工机械有限责任公司","冷藏罐","KS-ZLG-10","容量:10000L;清洗方式:非全自动 ;","名称：冷藏罐；\n型号：KS-ZLG-10；\n罐体外形尺寸（mm）：4010×2330×2395；\n清洗方式：非全自动；\n额定容量：10000L；\n压缩机：个数：2个；品牌：MELUCK；规格型号：XJQ10MBG-1-FB;作业功率:15.94kw","11800","甘农机2018006","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[1176,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","甘肃华清轻工机械有限责任公司","冷藏罐","ZLG-8","容量:8000L;清洗方式:非全自动 ;","名称：冷藏罐；\n型号：ZLG-8；\n罐体外形尺寸（mm）：3855×2155×2060；\n清洗方式：非全自动；\n额定容量：8000L；\n压缩机：个数：2个；品牌：MELUCK；规格型号：XJQ08MBG-1-FB;作业功率:12.02kw","11800","甘农机2018004","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[1177,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","甘肃华清轻工机械有限责任公司","冷藏罐","ZLG-6","容量:6000L;清洗方式:非全自动 ;","名称：冷藏罐；\n型号：ZLG-6；\n罐体外形尺寸（mm）：3170×2020×2035；\n清洗方式：非全自动；\n额定容量：6000L；\n压缩机：个数：2个；品牌：MELUCK；规格型号：XJQ06MBG-1-FB;作业功率:9.2kw","11800","甘农机2018003","2022-12-31","通用类","甘肃省",""]
[1178,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000L以下全自动清洗冷藏罐","新乡市新东轻工机械有限公司","冷藏罐","9LG-1A","容量:1000L;清洗方式:全自动 ;","冷藏罐容量（L）：1000；清洗方式：全自动清洗；","4500","部2015102","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1179,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","新乡市新东轻工机械有限公司","冷藏罐","9LG-3A-ZX","容量:3000L;清洗方式:全自动 ;","冷藏罐容量（L）：3000；清洗方式：全自动清洗","8400","部2015103","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1180,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技股份有限公司","储冷式牛奶冷却罐","RZLC03-5","容量:5000L;清洗方式:全自动 ;","结构型式：储冷式；外形尺寸（mm，）：4300×2050×2300；额定容量：5000L；搅拌器转速：38r/min；额定工作电压：380V；冷却设备额定输入功率：10.54kW；制冷剂型号：R22；冷却设备型号：FXSLSLYQ-5；清洗方式：电脑控制全自动清洗","8400","部2015083","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1181,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技股份有限公司","储冷式牛奶冷却罐","RZLC03-3","容量:3000L;清洗方式:全自动 ;","结构型式：储冷式；外形尺寸（mm）：4016×1802×2000；额定容量：3000L；搅拌器转速：38r/min；额定工作电压：380V；冷却设备额定输入功率：5.27kW；制冷剂型号：R22；冷却设备型号：FXSLSLYQ-3；清洗方式：电脑控制全自动清洗","8400","部2015082","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1182,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技股份有限公司","储冷式牛奶冷却罐","RZLC03-8","容量:8000L;清洗方式:全自动 ;","结构型式：储冷式；外形尺寸（mm，）：5010×2235×2512；额定容量：8000L；搅拌器转速：38r/min；额定工作电压：380V；冷却设备额定输入功率：16kW；制冷剂型号：R22；冷却设备型号：FXSLSLYQ-8；清洗方式：电脑控制全自动清洗","17000","部2015084","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1183,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","新乡市新东轻工机械有限公司","冷藏罐","9LG-6A-ZX","容量:6000L;清洗方式:全自动 ;","冷藏罐容量（L）：6000；清洗方式：全自动清洗","17000","部2015104","2019-12-31","通用类","河南省",""]
[1184,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","金湖县杰达机械制造有限公司","叶轮增氧机","ZY1.5G","普通型增氧机:是 ;","配套动力1.5KW，整机重量64kg，负荷水面4-7亩，动力效率≥1.5kg/（kW•h），增氧能力≥2.25kg/h，噪声≤100dB（A）。","310","苏农机（2016）第（0511）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1185,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","金湖县杰达机械制造有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","普通型增氧机:是 ;","配套动力1.5KW，整机重量80kg，负荷水面3-10亩，动力效率≥1.25kg/（kW•h），增氧能力≥1.90kg/h，噪声≤80dB（A）。","310","苏农机（2017）第（0510）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1186,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","金湖县杰达机械制造有限公司","叶轮式增氧机","ZY3G","普通型增氧机:是 ;","配套动力3.0KW，整机重量85kg，叶轮转速126r/min，负荷水面7-12亩，动力效率≥1.5kg/（kW•h），增氧能力≥4.5kg/h，噪声≤100dB（A）。","310","苏农机（2016）第（0512）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1187,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","无锡洛康智能科技有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.1-TY","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（直径*高）mm：1700*460；整机质量kg：24；浮体材料：HDPE（塑料）；浮体体积m³：0.028*3；配套动力kw：1.1（220V）；叶轮转速r/min：165；叶轮直径mm：530；叶片数：6。","310","部20190540","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1188,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","无锡洛康智能科技有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5-TY","普通型增氧机:是 ;","外形尺寸（直径×高）mm：1920×490；整机质量kg：26；浮体材料：HDPE（塑料）；浮体体积m³：0.034×3；配套动力kW：1.5（380V）；叶轮转速r/min：155；叶轮直径mm：650；叶片数：8。","310","部20190541","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1189,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","金湖县杰达机械制造有限公司","微孔曝气增氧装置","L2.2-10","功率:2.2kW;曝气式增氧机:是 ;","风机型式：罗茨风机，配套动力2.2KW，增氧能力（百米）≥1.0kgO₂/h，动力效率≥1.0kgO₂/（kW•h），曝气管配置数量240m，可配水面10亩，噪声≤85dB（A）。","900","苏农机（2017）第（0509）号","2021-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1190,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2T/H压块机","安徽环态生物能源科技开发有限公司","生物质环模颗粒机","LS-HM-500","生产率:1.4t/h;","模具类型：环模；模孔直径：φ8mm；模孔数量：540个；配套功率：90kw；外形尺寸（长×宽×高）：2620×1280×1950mm；成品密度：0.9-1.5g/cm³；环模直径：φ500mm；生产率：≥1400kg/h。","13300","2018TJ175","2022-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1191,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2T/H及以上压块机","安徽环态生物能源科技开发有限公司","生物质燃料颗粒成型机","LS-HM-500Ⅱ","生产率:2.1t/h;","模具类型：环模；模孔直径：φ8mm；模孔数量：540个；配套功率：132kw；外形尺寸（长×宽×高）：2740×1290×1890mm；成品密度：0.9-1.5g/cm³；环模直径：φ500mm；生产率：≥2100kg/h。","30000","2019TJ001","2023-12-31","非通用类","安徽省",""]
[1192,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","天宸北斗卫星导航技术（天津）有限公司","激光平地机","12PJ-250A","幅宽:2.5m;","1、平地铲作业幅宽2500mm\n2、配套拖拉机标定功率90～120kW\n3、激光发射器外形尺寸（长×宽×高）200×200×160 mm\n4、激光发射器发射半径300m                                   \n5、激光发射器激光精度100000±5 mm\n6、激光发射器自调平范围±5 º                                \n7、车载接收器外形尺寸（长×宽×高）330×210×140 mm\n8、平地铲外形尺寸（长×宽×高）3600×2600×3700mm\n9、平地铲整机质量1000 kg                                    \n10、平地铲平地铲容积0.65 m³","12800","TJ-2018T-83","2022-12-31","非通用类","天津市",""]
[1193,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","徐州迪惠尔工程机械有限公司","激光平地机","12PJ-250","幅宽:2.5m;","工作幅宽：2.5m；标定功率范围：>65kW；作业速度：1.38-4.16m/s；工作行程：500mm；信号接收角度：360°；接收控制器工作电压：12 V；刮土板升降速度：升≥50 mm/s降≥60 mm/s；工作倾角：10±2°；液压油压力：12-16MPa；轮距：1800 mm；轮胎型号：235/75R15；结构型式：牵引型；外形尺寸：3150×2550×2650mm；整机重量：820kg。","12800","苏农机（2016）第（0411）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1194,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","天宸北斗卫星导航技术（天津）有限公司","激光平地机","12PJ-300A","幅宽:3m;","1、平地铲作业幅宽3000mm \n2、配套拖拉机标定功率90～120kW            \n3、激光发射器外形尺寸（长×宽×高）200×200×160 mm \n4、激光发射器发射半径300m \n5、激光发射器激光精度100000±5 mm \n6、激光发射器自调平范围±5 º \n7、车载接收器外形尺寸（长×宽×高）330×210×140 mm \n8、平地铲外形尺寸（长×宽×高）3600×3100×3700mm \n9、平地铲整机质量1140 kg \n10、平地铲平地铲容积0.75 m³","15300","TJ-2018T-84","2022-12-31","非通用类","天津市",""]
[1195,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","天津麦格天农农业科技发展有限公司","激光平地机","1PJ-3.5（MG）","幅宽:3.5m;","外形尺寸（长×宽×高）（单位mm）：3533950×0×3300；结构质量：2000kg；配套动力：≥220kw；激光接收器高度范围：25cm～33cm；工作幅宽：3500mm；作业半径：400m；作业速度：≥5km/h；作业效率：≥0.6h㎡/h；连接方式：牵引式；激光系统工作环境温度：5℃～50℃；扫平仪型号:3；激光接收器型号:LR40；控制器型号:CB40；轮距:1800mm；轮胎型号:6.50-15；联接方式:牵引式","15300","黑垦鉴2016122","2021-12-31","非通用类","天津市",""]
[1196,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","金湖鑫润机械有限公司","激光平地机","12JP-300","幅宽:3m;","工作宽幅:3.0m,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:300m,接收器接收高度范围:20cm,控制器:数字显示,配套动力:73.5~88.2kw,平整度:±1.5cm,工作外形尺寸:2960*3020*2700mm.","15300","苏农机（2019）第（0152）号","2023-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1197,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","深圳冰河导航科技有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300","幅宽:3m;","控制方式：卫星控制    卫星天线数量：1个     卫星接收机信号源：北斗 GPS  GLONASS\n移动基站功率：1W      有效发射半径≥2km \n移动基站功率：223.025MHz～235MHz\n车载计算机型号：YJPPC-101  \n卫星接收机/基站型号：PB110-1/PB110/1\t\t\n作业幅宽：3000mm  连接方式：牵引式","15300","黑垦鉴2019060","2023-12-31","非通用类","广东省",""]
[1198,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","徐州迪惠尔工程机械有限公司","激光平地机","12PJ-350","幅宽:3.5m;","工作幅宽：3.5m；标定功率范围：>100kW；作业速度：1.38-4.16m/s；工作行程：500mm；信号接收角度：360°；接收控制器工作电压：12 V；刮土板升降速度：升≥50 mm/s降≥60 mm/s；工作倾角：10±2°；液压油压力：12-16 MPa；轮距：2000 mm；轮胎型号：235/85R16；结构型式：牵引型；外形尺寸：3350×3550×2650mm；整机重量：1120kg。","15300","苏农机（2016）第（0413）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1199,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","徐州迪惠尔工程机械有限公司","激光平地机","12PJ-300","幅宽:3.0m;","工作幅宽：3.0m；标定功率范围：>80kW；作业速度：1.38-4.16m/s；工作行程：500mm；；信号接收角度：360°；接收控制器工作电压：12 V；刮土板升降速度：升≥50 mm/s降≥60 mm/s；工作倾角：10±2°；液压油压力：12-16 MPa；轮距：2000 mm；轮胎型号：235/75R15；结构型式：牵引型；外形尺寸：3150×3050×2650mm；整机重量：960kg。","15300","苏农机（2016）第（0412）号","2020-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1200,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD350A","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：35马力","7700","豫2018116","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1201,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：22.1KW","7700","部2015857","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1202,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-350","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：25.8KW","7700","部2015858","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1203,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：33.1KW","10100","部2015860","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1204,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.5KW","10100","部2015859","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1205,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH400-2","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4。","10100","部20152853","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1206,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1。","10100","部20171572","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1207,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型号：雷硕-450，标定功率33.1kw，，驱动方式：两轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：3460×1480x2080，，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：全柴4B2-45V32国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、水冷，进气方式：自然吸气，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24，常用轮距（前轮/后轮）:1210mm/1220mm,轴距：1950。","10100","部20170961","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1208,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD450E","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：45马力","10100","豫2017019","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1209,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：40马力，标定功率：29.5KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","10100","部20160301","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1210,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型号：雷硕-450D，标定功率33.1kw，驱动方式：两轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：3460×1375x2250，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：全柴4B2-45V32国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、水冷，进气方式：自然吸气，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：7.00-14/13.8-20，常用轮距（前轮/后轮）:1050mm/1050mm，轴距：1800。","10100","部20170962","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","现：沃保田400（原：山东中特400）","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动型式：两轮驱动；发动机标定功率：29.5kw；轴距mm：1800；机架型式：无架式；发动机与离合器联接方式：直联；变速箱换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：液压前轮转向；制动系型式：机械、蹄式；液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类；","10100","部2015560","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12000","部20160253","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：55马力","12000","豫2018118","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：40.4KW","12000","部20170943","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20170946","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20170946","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：40.4KW","12000","部20170943","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20170945","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","12000","部20170945","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型号：雷硕-500D，标定功率36.8kw，驱动方式：两轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：3460×1375x2250，，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：锡柴4DW93-50GG3U国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：自然吸气，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：7.00-12/13.8-20，常用轮距（前轮/后轮）:1050mm/1060mm,轴距：1800。","12000","部20170969","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","型号：雷硕-550，标定功率40.5，驱动方式：两轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：3460×1480x2080，，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：锡柴4DW93-55GG3U国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24，常用轮距（前轮/后轮）:1210mm/1220mm,轴距：1950 。","12000","部20170963","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw 驱动方式：四轮驱动","12000","部20171580","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","兖泰550A","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：40.4kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1940，轮距(mm)：1110/1195，标定牵引力(n)：10500，最小使用质量(kg)：1580，外廓尺寸(mm)：3310×1510×2250","12000","部20180610","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-500Y","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：两轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12000","部20160254","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5。","12000","部2015501","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.1KW","13200","部20170944","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","铁拖-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.1KW","13200","部20170944","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5。","24000","部20171805","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1000C","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5。","24000","部20171805","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1400-D","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW","24000","部20160051","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2。","24000","部20152860","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1100C","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；发动机排放阶段：国三。","24000","部2015767","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81；发动机排放阶段：国三。","24000","部2015767","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：25.8kw 驱动方式：四轮驱动","9700","部20171577","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","轴距：1840mm；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1270mm；最小使用质量：1760kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","12300","部20171234","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","轴距：1750mm；常用轮距（前轮/后轮）：1030/1070mm；最小使用质量：1390kg；发动机与离合器联接方式：直联式；转型系型式：全液压转向","12300","部20171232","2021-12-31","通用类","河南省",""]
[1237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-454，标定功率33.1kw，，驱动方式：四轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：3460×1480x2080，，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：全柴4B2-45V32国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、水冷，进气方式：自然吸气，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24，常用轮距（前轮/后轮）:1210mm/1220mm,轴距：1950。","12300","部20170961","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1210×2130；轴距或履带接地长：1750；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：810/880；轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/无极可调；最小使用质量：1350；标准配重(前/后)：48/60；档位数(前进/倒退/爬行)：4/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：ZHTZT-3(12V/24V)；转向系型式：独立油路；全液压前轮转向；行车制动系型式：机械式；驻车制动系型式：机械蹄式；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：滑移齿轮式；副变速箱换档方式：滑移齿轮式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-16/9.5-24","12300","部20190241","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：40马力，标定功率：29.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","12300","部20160301","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw 驱动方式：四轮驱动","12300","部20152683","2019-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw 驱动方式：四轮驱动","12300","部20171578","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","484-2","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：35.3kw 驱动方式：四轮驱动","12300","苏农机（2018）第（0320）号","2022-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：29.5kw 驱动方式：四轮驱动","12300","部20160041","2020-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S484","功率:48马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：35.3kw 驱动方式：四轮驱动","12300","部20160304","2020-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：33.1kw 驱动方式：四轮驱动","12300","部20160303","2020-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-454D，标定功率33.1kw，驱动方式：四轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：3460×1375x2250，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：全柴4B2-45V32国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、水冷，进气方式：自然吸气，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：7.00-14/13.8-20，常用轮距（前轮/后轮）:1050mm/1050mm，轴距：1800。","12300","部20170962","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4。","12300","部20152853","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","宁迪454-2","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)\t3270（至前配重）×1525（常用轮距）×2450(至安全架顶)；最小使用质量KG:1620；发动机功率KW:33.1；驱动方式:四轮驱动； 排放阶段：第三阶段","12300","苏农机（2018）第（0056）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3503MM×1585MM×1993MM；轮距(前轮/后轮):1280MM/(1300MM~1620MM)；轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/有级可调；最小使用质量:1920KG；最大配重(前/后):107KG/246KG；档位数(前进/倒退):8/2；功率:29.5KW；变速箱型式:(4+1)×2组合式","12300","2016TJ038","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","现：沃保田404（原：山东中特404）","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动；发动机标定功率：29.5KW；轴距mm：1820；机架型式：无架式；发动机与离合器联接方式：直联；变速箱换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：液压前轮转向；制动系型式:机械、蹄式；液压悬挂系统型式:半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类；","12300","部2015560","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","现：沃保田454（原：山东中特454）","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动；发动机标定功率：33.1kw；轴距mm：2050；机架型式：无架式；发动机与离合器联接方式：直联；变速箱换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：液压前轮转向；制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；","12300","部20170153","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw 驱动方式：四轮驱动","15200","苏农机（2018）第（0321）号","2022-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.5kw 驱动方式：四轮驱动","15200","部20152684","2019-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：36.8kw 驱动方式：四轮驱动","15200","部20160305","2020-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.5kw 驱动方式：四轮驱动","15200","部20160306","2020-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：40.5kw 驱动方式：四轮驱动","15200","部2015609","2019-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","部20160253","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-504Y","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","部20160254","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3503MM×1585MM×1993MM；轮距(前轮/后轮):1280MM/(1300MM~1620MM)；轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/有级可调；轴距:1958MM；最小使用质量:1940KG；最大配重(前/后):107KG/246KG；档位数(前进/倒退):8/2；功率:36.8KW；变速箱型式:(4+1)×2组合式","15200","2016TJ039","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-554，标定功率40.5kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：3460×1480x2080，，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：锡柴4DW93-55GG3U国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2400转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24，常用轮距（前轮/后轮）:1210mm/1220mm,轴距：1950 。","15200","部20170963","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","宁迪504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)\t3515（至前配重）×1725（常用轮距）×2500(至安全架顶)；最小使用质量KG:1920；发动机功率KW:36.8；驱动方式:四轮驱动； 排放阶段：第三阶段","15200","苏农机（2018）第(0057)号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：55马力，标定功率：40.4KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","15200","部20160302","2020-12-31","通用类","山东省",""]
[1263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-504D，标定功率36.8kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：3460×1375x2250，，变速箱：（4+1）x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全架，发动机型号：锡柴4DW93-50GG3U国III发动机，发动机结构型式：4缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：自然吸气，标定转速：2300转，冷却系统型式：水冷,轮胎(前轮/后轮）：7.00-12/13.8-20，常用轮距（前轮/后轮）:1050mm/1060mm,轴距：1800。","15200","部20170969","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","现：沃保田554（原：山东中特554）","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动；发动机标定功率：40.5kw；轴距mm：2000；机架型式：无架式；发动机与离合器联接方式：直联；变速箱换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：液压前轮转向；制动系型式：机械、蹄式；液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；","15200","部2015561","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1kw 驱动方式：四轮驱动","17000","苏农机（2019）第（0026）号","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：48kw 驱动方式：四轮驱动","17000","苏农机（2018）第（0322）号","2022-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1kw 驱动方式：四轮驱动","17000","苏农机（2019）第（0025）号","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：48kw 驱动方式：四轮驱动","17000","苏农机（2018）第（0323）号","2022-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","宁迪654-2","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3515（至前配重）×1725（常用轮距）×2500(至安全架顶)；最小使用质量KG:1920；发动机功率KW:47.8；驱动方式:四轮驱动； 排放阶段：第三阶段","17000","苏农机（2018）第（0058）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","现：沃保田604（原：山东中特604）","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动型式：四轮驱动；发动机标定功率：44.1kw；轴距mm：2050；机架型式：无架式；发动机与离合器联接方式：直联；变速箱换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：液压前轮转向；制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；","17000","部20170154","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：52kw 驱动方式：四轮驱动","22800","苏农机（2019）第（0027）号","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5kw 驱动方式：四轮驱动","22800","部2015612","2019-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","S704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5kw 驱动方式：四轮驱动","22800","部20180806","2022-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率:70马力","22800","豫2018119","2022-12-31","通用类","河南省",""]
[1275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","宁迪704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长X宽X高)(MM)3515（至前配重）×1725（常用轮距）×2500(至安全架顶)；最小使用质量KG:1920；发动机功率KW:51.5；驱动方式:四轮驱动； 排放阶段：第三阶段","22800","苏农机（2018）第（0059）号","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：59kw 驱动方式：四轮驱动","25400","苏农机（2019）第（0028）号","2023-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59。","25400","部2015759","2019-12-31","通用类","山东省",""]
[1278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：3500×1500×2280；轴距或履带接地长：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1100/1050；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：1720；标准配重(前/后)：100/240；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架；前照灯型号：ZHTDPW-2(12V/24V)；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：机械蹄式；驻车制动系型式：机械操纵；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28","25400","部20181270","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号;雷硕-804，功率：58.8kw，驱动方式：四轮驱动，外形尺寸（长x宽x高)：3635*1501*2235，起动方式：电启动，驾驶室：两柱式安全框架，发动机型号：扬动YD4CZ80C1型，国III排放发动机，发动机结构形式：直列、四冲、水冷，进气方式：增压，标定转速：2400，冷却系统形式：水冷，选装发动机1：山东华源莱动内燃机有限公司，型号：4TD80，型式：直列、四冲程、水冷。进气方式：增压，功率：58.8KW，转速：2400；选装发动机2：昆明云内动力股份有限公司，型号：YN4E085-32CR4，型式：直列、四冲程、水冷，功率：59KW，转速：2400，轮胎（前/后）：6.5-16/12.4-24，选装轮胎（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24；7.50-16/11.2-28；常用轮距：1208/1198，轴距：1960","25400","部20180586","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T854F","功率:85马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率85马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3914×1507×2223mm；轴距：2348mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1225/1137mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：2910kg；标准配重(前/后)：150/0kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/2；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：干式独立操纵离合器；动力输出轴离合器型式：普通干式离合器；传动系变速箱型式：16X16挂接式；主变速箱换档方式：同步器；副变速箱换档方式：同步器；","25400","新2018034","2022-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3655×1655×2600，轴距：1960，常用轮距（前轮/后轮）：1305/1308，最小使用质量：2540，发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","25400","部20190543","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：90马力","31200","新2019068","2024-04-10","通用类","河南省",""]
[1283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率66.2kw，驱动型式：四轮驱动，外廓尺寸（长×宽×高）：4225*1830*2680mm（驾驶室）；4225*1830*2700mm（安全架），轴距2120mm，档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0，驾驶室或安全架;液压转向，单片、干式、双作用离合器，变速箱型式4×3×（1+1）组成式，轮胎（前轮/后轮）8.3-24/14.9-30，动力输出轴转速540/760r/min","31200","部20171629","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3655×1655×2600，轴距：1960，常用轮距（前轮/后轮）：1305/1308，最小使用质量：2820，发动机马力：90马力，标定功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","31200","部20190544","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","954","功率:95马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：70kw 驱动方式：四轮驱动","31200","苏农机（2017）第（0419）号","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4000×1850×2700(驾驶室）/4000×1850×2650(安全架）；轴距或履带接地长：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1400；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：2750(驾驶室）/2600(安全架）；标准配重(前/后)：130/75；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/3；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全架/四柱式安全驾驶室；前照灯型号：ZHTZT-3（12V/24V）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：油浴盘式；驻车制动系型式：机械手拉式；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、双作用；传动系变速箱型式：4×3 ×（1+1）组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30","31200","部20181271","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：SC4H125G3；制造商：上海柴油机股份有限公司；功率：81kW；排放阶段：国Ⅲ","32800","部20171682","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP4.1G100E301，功率：73.5kW，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司，国3","32800","部20151648","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","奔野优森1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3655×1655×2600，轴距：1960，常用轮距（前轮/后轮）：1305/1308，最小使用质量：2970，发动机马力：100马力，标定功率：74KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","32800","部20190542","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野普兴农业机械有限公司","轮式拖拉机","奔野普兴1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外形尺寸（长×宽×高）：3655×1655×2600，轴距：1960，常用轮距（前轮/后轮）：1305/1308，最小使用质量：2970，发动机马力：100马力，标定功率：73.5KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","32800","部20190545","2023-12-31","通用类","浙江省",""]
[1291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):4382MM×2046MM×2895MM；轮距(前轮/后轮):1600MM~1930MM/1616MM~2016MM；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调；轴距:2194MM；最小使用质量:3740KG；最大配重(前/后):310KG/480KG；档位数(前进/倒退):16/8；功率:73.5KW；变速箱型式:4×(2+1)×2组合式","32800","2016TJ040","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，WP6G120E330，功率：91kW，潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国3","42300","部20171683","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率95.6kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、独立操纵双作用离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","42300","2017TJ012","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G130E311；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；功率：95.6kW；排放阶段：国Ⅲ","42300","部20171709","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率88.2kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、独立操纵双作用离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","42300","2017TJ011","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1304，标定功率 95.6kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：4860×2120x2930，，变速箱：4x3x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：潍柴WP6C130E311国III发动机，发动机结构型式：六缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,轮胎（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34，常用轮距（前轮/后轮）:1610mm/1695mm,轴距：2615 。","42300","部20170964","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：95.6kw 驱动方式：四轮驱动","42300","苏农机（2017）第（0421）号","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4810mm×2500mm×3010mm；轮距（前轮/后轮）:1760（1760、1790、1888、1930、2028、2058、2156）/2010（1620∽2420）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；轴距：2550mm；最小使用质量：5180kg；最大配重（前/后）：352kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；功率：95.6kW；变速箱型式：4×（2+1）×2组合式","42300","2016TJ593","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4382mm×2046mm×2895mm；轮距（前轮/后轮）:1600mm~1930mm/1616mm~2016mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；轴距：2508mm；最小使用质量：4155kg；最大配重（前/后）：310kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；功率：88.2kW；变速箱型式：4×（2+1）×2组合式","42300","2016TJ041","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1504F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1504F，标定功率 110.3kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：5000×2480x3050，，变速箱：4x3x2组成式，起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：潍柴WP6G150E330国III发动机，发动机结构型式：六缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,轮胎（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38，常用轮距（前轮/后轮）:1610mm/1695mm,轴距：2630 。","63800","部20170965","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率110.3kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、独立操纵双作用离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","63800","2017TJ014","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率103kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、独立操纵双作用离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","63800","2017TJ013","2021-12-31","通用类","安徽省",""]
[1303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-F","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC8DK185G3，功率：110.5kW，上海柴油机股份有限公司，国3","63800","部20152937","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1404-1L","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","63800","部20170953","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1504-QP（原：M1504-DP）","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW；负载变速（动力换挡）","63800","部20170949","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","1504-1L","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3；","63800","部20180569","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","现：M1404-QP（原：M1404-DP）","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；","63800","部20170951","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1504D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率111kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、双作用离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","63800","2018TJ044","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，发动机型号：SC8DK185G3；发动机生产企业名称：上海柴油机股份有限公司；气缸数：6缸；标定功率：110.5kW；转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","63800","部20160658","2020-12-31","通用类","江苏省",""]
[1310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G150E330A；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；功率：110.3kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","63800","部20171751","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，\n型号：WP6G140E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；功率：105kW；排放阶段：国Ⅲ\n选配一型号：WP6G140E331；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；功率：103kW；排放阶段：国Ⅲ\n选配二型号：SC7H160G3；制造商：上海柴油机股份有限公司；功率：103kW；排放阶段：国Ⅲ","63800","部20152831","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1504G","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1504G,标定功率 110.3kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：5560×2780x3130，，变速箱：（1+1）x4x4组成式，起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：潍柴WP6G150E330国III发动机，发动机结构型式：六缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,轮胎（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38，常用轮距（前轮/后轮）:1935mm/1960mm,轴距：2845 。","63800","部20170966","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-XP","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；负载变速（部分动力换挡）","63800","部20190648","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：102.9kw 驱动方式：四轮驱动","63800","苏农机（2017）第（0422）号","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：110.3kw 驱动方式：四轮驱动","63800","苏农机（2017）第（0424）号","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","1404F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：102.9kw 驱动方式：四轮驱动","63800","苏农机（2017）第（0423）号","2021-12-31","通用类","浙江宁波",""]
[1317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","WP6G150E330，功率：111kW，潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国3,四轮驱动","63800","部20170228","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4810mm×2500mm×3010mm；轮距（前轮/后轮）:1760（1760、1790、1888、1930、2028、2058、2156）/2010（1620∽2420）；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；轴距：2550mm；最小使用质量：5180kg；最大配重（前/后）：352kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；功率：110.3kW；变速箱型式：4×（2+1）×2组合式.","63800","2016TJ594","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1604，标定功率 118kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：5580×2790x3160，，变速箱：（1+1）x4x4组成式，起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：潍柴WP6G160E330国III发动机，发动机结构型式：六缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,轮胎（前轮/后轮）：16.9-28/18.4-42，常用轮距（前轮/后轮）:2080mm/1960mm,轴距：2825 。","67800","部20170967","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1604F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率118kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、双作用离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","67800","2018TJ045","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率：118kW","67800","苏农机（2017）第（0413）号","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率：118kW","67800","部20152832","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率：118kW","67800","苏农机（2018）第（0291）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率：118kW","67800","部20171635","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率165马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3590×3070mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7126kg；标准配重(前/后)：720/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","67800","部20171957","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1604G","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率118kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、双作用离合器(1+1) ×4×4组成式变速箱","67800","2018TJ112","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：4630×2240×2930；轴距或履带接地长：2300；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1630/1700；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：4530；标准配重(前/后)：440/180；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004 YYDT16-1（12V/24V）；转向系型式：独立油路；全液压前轮转向；行车制动系型式：液压踏板操纵；驻车制动系型式：盘式；湿式制动器；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式；双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34","67800","部20190240","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G160E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；功率：118kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","67800","苏农机（2018）第（0290）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1604D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1604D，标定功率 117.7kw，驱动方式：四轮驱动,外形尺寸（长X宽x高）：5095*2070*2832（驾驶室） 5095*2070*2632（安全架），起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：LR6M3LU22/1177E型，国III排放发动机，发动机结构型式：直列、直喷、四冲程、水冷，进气方式：增压中冷，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,选装发动机1：广西玉柴动力股份有限公司，型号：YCD4Y33T6-160，型式：直列、直喷、四冲程、水冷，功率：117.7KW，转速：2300；选装发动机2：第一拖拉机股份有限公司一拖（洛阳）柴油机有限公司，型号：LR6M3LR22/1177，功率：117.7KW，转速：2200；轮胎（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34，选装轮胎型号（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34；12.4-24/16.9-34，选装安全架：型式：两柱式安全框架，型号：LS1804.46.001，常用轮距（前轮/后轮）1600、1680/1625~1805,轴距：2515。","67800","部20180587","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1654","功率:165马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率165马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3330×3070mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2254/1842mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7129kg；标准配重(前/后)：810/454kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","67800","部20170766","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G180E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；功率：132.5kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","67800","苏农机（2018）第（0289）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率132.5kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、独立操纵离合器 4×(2+1)×2组成式变速箱","67800","2018TJ146","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM1804G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率132.5kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、双作用离合器(1+1) ×4×4组成式变速箱","67800","2018TJ111","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G180E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；功率：132.5kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","67800","苏农机（2018）第（0292）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DK210G3，功率：132.5kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","部20152833","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1804，标定功率 132.5KW，驱动方式：四轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：5580x2780x3200，变速箱：（1+1）x4x4，起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：潍柴WP6G180E330国III发动机，发动机结构型式：六缸、直列、四冲程、空-空中冷，进气方式：涡轮增压，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38，常用轮距（前轮/后轮）:2040mm/2350mm,轴距：2830mm 。","67800","部20170968","2021-12-31","通用类","山东省",""]
[1337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5100×2390×3080；轴距或履带接地长：2650；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1950/1750；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5230；标准配重(前/后)：440/240；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004 YYDT16-1（12V/24V）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式，机械操纵；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","67800","部20190237","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA1854","功率:185马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率185马力，驱动方式：四轮驱动；配备封闭驾驶室，FPT柴油机，电液控制变速箱、全动力换档、行星轮减速末端传动结构；制动器为液压助力制动；闭心式液压转向系统；独立式动力输出轴，转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式，3类后置三点悬挂，电子力位调节。","67800","部20152083","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1804B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率180马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3590×3070mm；轴距：2740mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2510mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7126kg；标准配重(前/后)：810/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","67800","部20170765","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率180马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5545×3745×3140mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1830/2445mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：8322kg；标准配重(前/后)：990/908kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：6/3+1/0；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：电子全动力换挡；副变速箱换档方式：电子全动力换挡；","67800","部20171592","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，WP6G180E330，功率：132.5kW，潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国3","67800","部20171634","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","枣庄海纳科技有限公司","轮式拖拉机","雷硕-1804F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型号：雷硕-1804F，标定功率 132.4KW，驱动方式：四轮驱动，外形尺寸（长X宽x高）：5330*2310*2945，变速箱：4*（2+1）*2组合式，起动方式：电启动，驾驶室：六柱拖拉机驾驶室，发动机型号：一拖LR6M3LU22/1324E发动机，发动机结构型式：六缸、直列、四冲程、水冷，进气方式：增压中冷，标定转速：2200转，冷却系统型式：水冷,轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38，常用轮距（前轮/后轮）:1950/1840,轴距：2690mm 。","67800","部20181260","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，WP6G180E330，功率：132.5kW，潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，国3","67800","苏农机（2018）第（0026）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率180马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5290×3590×3070mm；轴距：2739mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1856/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7126kg；标准配重(前/后)：720/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：19/6/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/6/6；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：组成式；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","67800","部20171958","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5370mm×3480mm×3100mm；轮距（前轮/后轮）:1980（1720/1815/1980/2100）/2460；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/不可调；轴距:2760mm；最小使用质量：7515kg；最大配重（前/后）：615kg/0kg；档位数（前进/倒退）：16/16；功率：132.4kW；变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，六柱式普通驾驶室.","67800","2016TJ595","2020-12-31","通用类","浙江省",""]
[1346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","TC2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5100×2280×3000；轴距或履带接地长：2700；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1810/1750；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5450；标准配重(前/后)：600/480；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004 YYDT16-1（12V/24V）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式，机械操纵；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：同步器换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38","67800","部20180903","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","TS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5420×2350×3000(单轮)；5420×3400×3000（双轮）；轴距或履带接地长：2830；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2000/1900 (单轮) ；2000/2350（双轮）；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调（单轮）；有级可调/不可调（双轮）；最小使用质量：6570(单轮)；7730（双轮）；标准配重(前/后)：780/480（单轮）；780/0(双轮)；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/1+1；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004 YYDT16-1（12V/24V）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式，机械操纵；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、双作用、独立操作；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；主变速箱换档方式：同步器；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","67800","部20180904","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","TF2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)：5100×2380×3000；轴距或履带接地长：2580；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1650/1750；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5230；标准配重(前/后)：440/240；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+1/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式安全驾驶室；前照灯型号：VK-003/VK-004 YYDT16-1（12V/24V）；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：盘式，机械操纵；前驱动桥型式：旱地型 ；离合器型式：干式、单片、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38","67800","部20180905","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","SC9DK230G3，功率：155kW，四轮驱动，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","苏农机（2018）第（0499）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DK250G3，功率：162kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","部20151650","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT3004","功率:300马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DF320G3，功率：221kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","苏农机（2018）第（0501）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804-G","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DF320G3，功率：206kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","苏农机（2018）第（0500）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，功率：147.5kW","67800","部20152938","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G220E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；功率：162kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","67800","苏农机（2018）第（0294）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804-F","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DF320G3，功率：206kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","部20152834","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM2104G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率155kW；驱动方式：四轮驱动 干式、双作用离合器 4×4×(1+1)组成式变速箱","67800","2018TJ046","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率210马力，驱动方式：四轮驱动；配备封闭驾驶室，FPT柴油机，电液控制变速箱、全动力换档、行星轮减速末端传动结构；制动器为液压助力制动；闭心式液压转向系统；独立式动力输出轴，转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式，3类后置三点悬挂，电子力位调节。","67800","部20152082","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-2104A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标功率：154.4kw，排放阶段：国三，驱动方式：四驱；马力：210马力","67800","部20190523","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2804","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DF320G3，功率：206kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","部20152834","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM3404","功率:340马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率340马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：6150×3865×3415mm；轴距：3055mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2437/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：11805kg；标准配重(前/后)：810/1816kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/2X3/4；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：全动力换挡；副变速箱换档方式：全动力换挡；","67800","新2019147","2024-04-18","通用类","黑龙江",""]
[1361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率260马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：6150×3420×3339mm；轴距：3055mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2032/2400mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：11670kg；标准配重(前/后)：810/908kg；档位数(前进/倒退/爬行)：18/4/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：3/2X3/4；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：全动力换挡；副变速箱换档方式：全动力换挡；","67800","黑2019041","2023-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2254","功率:225马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率225马力，驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5256×3330×3164mm；轴距：2884mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2254/2260mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/无级；最小使用质量：7740kg；标准配重(前/后)：1450/908kg；档位数(前进/倒退/爬行)：CVT无级变速；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：CVT无级变速；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；变速箱换档方式：无级变速；","67800","部20171973","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽金马重机制造有限公司","轮式拖拉机","JM2404G","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率177kW；驱动方式：四轮驱动 单片、干式、独立操纵离合器 4×4×(1+1)组成式变速箱","67800","2018TJ147","2022-12-31","通用类","安徽省",""]
[1364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-2204G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：220马力，标定功率：162KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；驱动方式：四驱","67800","部20180800","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-2004D","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力:200马力，标定功率：147KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；驱动方式：四驱","67800","部20180909","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DK240G3，功率：162kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","苏农机（2018）第（0027）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DF280G3，功率：176.5kW，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","部20151649","2019-12-31","通用类","江苏省",""]
[1368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，SC9DK230G3，功率：147.5，上海柴油机股份有限公司，国3","67800","部20171636","2021-12-31","通用类","江苏省",""]
[1369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，型号：WP6G200E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；功率：147kW；标定转速：2200r/min；排放阶段：国Ⅲ","67800","苏农机（2018）第（0293）号","2022-12-31","通用类","江苏省",""]
[1370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率210马力，驱动方式：四轮驱动；直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向，动力输出轴540/1000转，分置式液压悬挂，电子力位调节，4组液压输出阀","67800","部20151625","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-2404G","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：240马力，标定功率：177KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；驱动方式:四驱","67800","部20180801","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-2404C","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：240马力，标定功率：177KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；驱动方式：四驱","67800","部20180802","2022-12-31","通用类","山东省",""]
[1373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","奥维-2604G","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机马力：260马力，标定功率：191.5KW，排放阶段：国家第三阶段；气缸数：6缸；驱动方式：四驱","67800","部20190239","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率230马力，驱动方式：四轮驱动；直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向","67800","部20170406","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM3154","功率:315马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率315马力，驱动方式：四轮驱动；配备封闭驾驶室，FPT柴油机，电液控制变速箱、全动力换档、行星轮减速末端传动结构；制动器为液压助力制动；闭心式液压转向系统；独立式动力输出轴，转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式，4L类后置三点悬挂，电子力位调节。","67800","部20152080","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率230马力，驱动方式：四轮驱动；直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向","67800","部20170390","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：191.5kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190556","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率（kw）：147kw；驱动方式：四轮驱动","67800","部20190555","2023-12-31","通用类","山东省",""]
[1379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1254B","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率125马力，驱动方式：四轮驱动；动力换挡；外廓尺寸(长×宽×高)：5260×2300×2775mm；轴距：2627mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1862/1710mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5300kg；标准配重(前/后)：900/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+2/1+1；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：动力换挡；副变速箱换档方式：区域动力换挡；","43100","部20171625","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率125马力，驱动方式：四轮驱动；动力换挡；外廓尺寸(长×宽×高)：4954×2350×2820mm；轴距：2627mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1862/1710mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5300kg；标准配重(前/后)：900/390kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+2/1+1；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式多片；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：动力换挡；副变速箱换档方式：区域动力换挡；","43100","部20171624","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率140马力，驱动方式：四轮驱动；动力换档；直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向，动力输出轴540/1000转，3组液压输出阀","43100","部20151623","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1554","功率:155马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率155马力，驱动方式：四轮驱动；动力换档；直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向，动力输出轴540/1000转，3组液压输出阀","43100","部20151624","2019-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率140马力，驱动方式：四轮驱动；动力换挡；外廓尺寸(长×宽×高)：4954×2610×2805mm；轴距：2627mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1828/2120mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级/有级；最小使用质量：5225kg；标准配重(前/后)：540/380kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/0；起动方式：电启动；翻倾防护装置：驾驶室；转向系型式：静液压转向；行车制动系型式：液压助力制动；驻车制动系型式：机械制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：湿式多片；动力输出轴离合器型式：湿式离合器；传动系变速箱型式：电液控制；主变速箱换档方式：区域动力换挡；副变速箱换档方式：液压助力换挡；","43100","部20170764","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机(动力换档、动力换向)","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","轮式拖拉机","T1404B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换档、动力换向:是 ;","功率140马力，驱动方式：四轮驱动；动力换档，直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换档，最终传动为行星轮减速，液压助力制动，闭心式液压转向","43100","部20170170","2021-12-31","通用类","黑龙江",""]
[1385,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-80马力履带式拖拉机","益阳市德林机械有限公司","履带拖拉机","DL-L752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：75马力，55.2kw；驱动方式：履带式。","36700","T201943430002","2024-07-04","通用类","湖南省",""]
[1386,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-100马力履带式拖拉机","益阳市德林机械有限公司","履带拖拉机","DL-902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;","功率：90马力，66.2kw；驱动方式：履带式。","42700","T201943430002","2024-07-04","通用类","湖南省",""]
[1387,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-40","库容:40m³;","产品型号：ZK-40；外形尺寸（长×宽×高）MM:4200×4200×2700；工作电压（V）：220/380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):40；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):3.0","120","苏农机（2017）第（0316）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1388,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-90","库容:90m³;","产品型号：ZK-90；外形尺寸（长×宽×高）MM:5700×5700×3200；工作电压（V）：380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):90；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):4.8","90","苏农机（2017）第（0317）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1389,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK60","库容:60m³;","产品型号：ZK60，库容：60m3，外形尺寸：4400*4500*3500mm，库温：-5～+10℃，库板材料：双面彩钢聚苯乙烯保温板，厚度10cm，配电总功率：6.0kW，制冷剂：R22，冷却方式：吊顶式冷风机，制冷量：8000W；","90","2017TJ088","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1390,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK150","库容:150m³;","产品型号：ZK150，库容：150m3，外形尺寸：6200*5400*5000mm,库温：-5～+10℃，库板材料：双面彩钢聚苯乙烯保温板，厚度10cm，配电总功率：12.0kW，制冷剂：R22，冷却方式：吊顶式冷风机，制冷量：14150W；","70","2017TJ139","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1391,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-150","库容:150m³;","产品型号：ZK-150；外形尺寸（长×宽×高）MM：7300×7300×3200；工作电压（V）：380;库内冷却方式:风冷或水冷；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):150；库温(℃):0~8；制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):6.0","70","苏农机（2017）第（0318）号","2021-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1392,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK200","库容:200m³;","产品型号：ZK200，库容：200m3，外形尺寸：8200*5400*5000mm,库温：-5～+10℃，库板材料：双面彩钢聚苯乙烯保温板，厚度10cm，配电总功率：19.0kW，制冷剂：R22，冷却方式：吊顶式冷风机，制冷量：22000W；","50","2017TJ140","2021-12-31","非通用类","山东省",""]
[1393,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-300","库容:300m³;","产品型号：ZK-300；外形尺寸（长×宽×高）MM:10000×7700×4200；配电总功率（KW）：13;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):300；库温(℃):-5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）:33000;额定功率(KW):11.25","50","2016TJ172","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1394,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK399","库容:399m³;","产品型号：ZK399，库容：399m3,外形尺寸：16200*7400*5000mm,库温：-2～+12℃，库板材料：双面彩钢聚氨酯保温板，厚度10cm，配电总功率：23kW,制冷剂：R22，冷却方式：风冷，制冷量：45500W；","50","2016TJ334","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[1395,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZKQ-1000","库容:1000m³;","产品型号：ZKQ-1000；外形尺寸（长×宽×高）MM:25000×10200×4200；配电总功率（KW）：48;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):1000；库温(℃): -5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）:132000;额定功率(KW):45","40","2016TJ174","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1396,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","济南百福特制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容:500m³;","产品型号：ZK500，库容：500m3,外形尺寸：20300*7400*5000mm,库温：-2～+12℃，库板材料：双面彩钢聚氨酯保温板，厚度10cm，配电总功率：23kW,制冷剂：R22，冷却方式：风冷，制冷量：45500W；","40","2016TJ334","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[1397,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江月宫冷链设备有限公司","组合式冷库","ZK-500","库容:500m³;","产品型号：ZK-500；外形尺寸（长×宽×高）MM:15000×8600×4200；配电总功率（KW）：25;制冷剂：R22;库内冷却方式:风冷或排管式；库板材料:夹芯聚氨酯板；库板厚度(MM):100；库容(M3):500；库温(℃):-5~5；制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量（W）：66000；额定功率(KW)：22.5","40","2016TJ173","2020-12-31","非通用类","浙江省",""]
[1398,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","洛阳映山红拖拉机有限公司","农业机械自动驾驶系统(含农业用北斗应用终端）","YSH-ZH-007","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:+-2.5CMcm;","操作系统：linux:作业精度：≤2.5cm;固定机站传输距离：30Km;固定式电台基站功率：35W","28000","黑垦鉴2016125","2021-12-31","非通用类","河南省",""]
[1399,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HC2BD-2.5RY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:2.5cm;","北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5cm，转向控制形式：液压控制，，衔接行间距精度<2.5cm显示器尺寸及分辨率：8‘’800X480pixel、卫星接收机数据更新频率：10Hz、卫星接收机天线形式：双天线，基站信号覆盖范围：5Km，无线电设备发射频率：230MHz；","28000","黑垦鉴2019168","2023-12-31","非通用类","黑龙江",""]
[1400,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","丰疆智能科技股份有限公司","自动导航系统","FJ1001","直线精度:2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","转动电机型号规格：M3508直流无刷电机；直线度精度1.1-1.9cm；衔接行间距精度：1.6-2.5cm；接收信号源：GPS、BDS、GLN。","23800","黑垦鉴2019010","2023-12-31","非通用类","湖北省",""]
[1401,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","洛阳映山红拖拉机有限公司","识途方向盘自动驾驶系统北斗应用终端","YSH-008","直线精度:+-10cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;",":作业精度：小于等于2.5厘米;移动机站传输距离：5公里;固定式电台基站功率：5瓦。","23800","黑垦鉴2019030","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1402,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-8（200）","旋幅:2m;","配套动力:44.1-55.1kw；结构形式：框架式；外形尺寸:1880*2300*1270MM；耕幅:2000MM；播种行数:8行","2500","陕2019006","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1403,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-11(200)","旋幅:2m;","配套动力:44.1-58.8KW;结构形式:框架式;工作状态外形尺寸(长*宽*高)2470*2360*1300mm;工作幅宽:200CM;耕深:8-16CM","2500","部20181002","2022-12-31","非通用类","河南省",""]
[1404,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","河北双天机械制造有限公司","玉米旋耕施肥播种机","2BFGY-4","旋幅:2.0m;","外形尺寸(长×宽×高mm)：1570*2440*1670；结构质量(kg):800；行距(cm):50.0-65.0；工作行数(行）：4；工作幅宽(cm):200-240 排种器形式：指夹式，数量（个）：4；排肥器形式：外槽轮式，数量（个）：8；传动机构形式：轴传动/链传动；开沟器形式：铲式；  地轮形式：滚笼式；地轮直径（cm)40；防堵工作部件形式：拨草轮；配套动力范围(kw）：75-90","2500","2015T—090","2019-12-31","非通用类","河北省",""]
[1405,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","西安亚澳农机股份有限公司","旋播施肥机","2BFG-9（230）","旋幅:2.3m;","配套动力：62.5-73.5kw;外形尺寸：2295*2660*1360mm；工作幅宽：2300mm；耕幅:2300MM；播种行数:9行","3000","陕2019009","2023-12-31","非通用类","陕西省",""]
[1406,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BXFS-230","旋幅:2.3m;","旋幅：2.3m；外形尺寸（长×宽×高）：1980mm×2710mm×1150mm；结构质量（kg）：660；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.27-0.66；配套拖拉机标定功率：（KW）：≥73.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760；配套拖拉机常用作业挡档次（挡）：低Ⅱ；配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：（m/s）：0.33-0.8；旋耕部分耕深：（cm）：≥12；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；旋耕部分与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕部分刀辊设计转速（r/min）：278；旋耕部分刀辊最大回转半径（mm）:245；旋耕部分刀辊总安装刀数（把）：62；旋耕部分旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：链条传动；条播部分种子/肥箱容积（L）：120/220；条播部分运输间隙（mm）：≥300；条播部分排种/肥器型式：外槽轮式；条播部分排种/肥器数量（个）：13/6；条播部分排种/肥器排量调节方式：螺纹调节；条播部分开沟器型式：圆盘式；条播部分开沟器铲尖材料：65Mn；条播部分开沟器数量（个）：6；条播部分开沟器深度调节范围（mm）：40-80；备注：播种行数共13行，其中6行由圆盘开沟器开沟、播种，另外7行由排种口宽幅播种。","3000","2015TJ378","2019-12-31","非通用类","山东省",""]
[1407,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","江苏清淮机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(6)(200)","旋幅:2m;","配套动力（kW):47.8-62.5.工作幅宽（cm):200.排种数量：12个.肥器数量：6个.传动机构型式为镇压辊链传动.肥料箱容积为133L,种子箱容积为116L.与拖拉机连接方式：标准三点悬挂.外形尺寸（长×宽×高）（mm):1464×2405×1159.结构质量（kg):570.","3000","部2015291","2019-12-31","非通用类","江苏省",""]
[1408,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12","旋幅:2.15m;","型号名称：2BFG-12旋耕施肥播种机;结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：80.8～110.2 kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2280×2500×1380mm;作业速度范围: 0.6～1.3 m/s;作业小时生产率:0.34～0.75 hm2/h; 工作幅宽:215cm;耕深:≥8cm;行距:17cm;工作行数:12cm;旋耕部分传动方式:中间传动;刀辊设计转速:265 r/min;刀辊最大回转半径:245mm;旋耕刀型号:IT245/IT245左;总安装刀数:64把；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：圆盘式+箭铲式；排种开沟器数量：12个，排种开沟器深度调节范围：0～60mm种/肥箱容积:237/172L;种/肥排量调节方式:螺纹/螺纹;播种部分传动方式:链轮链条; 地轮型式:辊式;地轮直径:Φ380mm;镇压器型式:辊式","3000","鄂2019294","2024-07-17","非通用类","河南省",""]
[1409,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(230)","旋幅:2.3m;","配套动力:73.5-95.6KW;结构形式:框架式;工作状态外形尺寸(长*宽*高)2500*2635*1315;工作幅宽:230CM;耕深:8-16CM","3000","部20190012","2023-12-31","非通用类","河南省",""]
[1410,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","郓城县工力有限公司","带状旋耕施肥播种机","2BFG-12(10)(230)","旋幅:2.3m;","配套动力：≧70kW轮式拖拉机、外形尺寸：2280×2680×1400（mm）、结构质量：1098kg、工作行数：24行、工作幅宽：230cm（可调）传动机构型式：侧边链传动、排种器型式：外囊孔式、排种器数量：12×2个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：10个、开沟器型式：圆盘式、开沟器数量：12个、种/肥箱容积：161/240L、","3000","2016TJ140","2020-12-31","非通用类","山东省",""]
[1411,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","任丘市超鹰农机有限公司","旋播机","2BFGX-10(200)","旋幅:2.04m;","2BFGX-10(200)型旋播机，结构型式 悬挂式，配套动力范围 58.8kW～88.2kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1840kg×2440kg×1350kg，作业速度范围 0.6m～1.4m，作业小时生产率 0.4hm2～1hm2\n工作幅宽 204cm，耕深8cm～15cm，旋耕部分 传动方式 中间齿轮传动 刀辊 设计转速 300r 最大回转半径250mm 旋耕刀型号ⅠT245 总安装刀数62把 ， 条播部分 行距20cm，工作行数10行，排种/肥器 型式 外槽轮/外槽轮，数量 10个/8个，驱动方式 地轮驱动，种/肥箱容积 186L/242L，排量调节方式 排种：齿轮换挡＋手动螺旋，排肥：手动螺旋，传动机构型式 链传动（地轮驱动），开沟器 型式 双圆盘式，数量 10个，深度调节范围 0mm～50mm，地轮 型式 滚筒式，直径φ370mm，高度调节范围 100mm～150mm，覆土器型式 地轮覆土，镇压器型式 地轮镇压","3000","冀2017T—276","2021-12-31","非通用类","河北省",""]
[1412,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","汝南县源信机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BGF-12/6","旋幅:230m;","规格型号2BGF-12/6\n外形尺寸（长×宽×高）2180×2550×1330mm\n结构质量\n780kg\n纯工作小时生产率\n0.6～0.73h㎡/h\n配套拖拉机标定功率\n66.2～80.9kW\n配套拖拉机动力输出轴转速\n750r/min\n旋耕部分幅宽\n230cm\n旋耕耕深\n12～18cm\n旋耕传动方式\n中间齿轮传动\n旋耕与拖拉机挂接方式\n后置液压三点全悬挂\n旋耕刀辊设计转速\n267r/min\n旋耕刀辊最大回转半径\n245mm\n旋耕刀辊总安装刀数\n64把\n条播部分传动方式\n链条\n条播部分种子/肥料箱容积\n160/180L","3000","豫2015098","2020-12-31","非通用类","河南省",""]
[1413,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-230(12)(8)","旋幅:2.3m;","结构型式：双排交错  工作状态外形尺寸(长X宽X高)MM：2000*2620*1450\n            工作幅宽cm:230  工作行数（行）：播种12，施肥：8   行距cm:播种：18，施肥：29","3600","部20181000","2022-12-31","非通用类","山东省",""]
[1414,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-250(14)(8)","旋幅:2.5m;","结构型式：双排交错  工作状态外形尺寸(长X宽X高)MM：2000*2820*1490\n            工作幅宽cm:250 工作行数（行）：播种14，施肥：8   行距cm:播种：17，施肥：31","4000","部20180999","2022-12-31","非通用类","山东省",""]