{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":356,"n_cols":13,"rows_kept":356,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2020年农机购置补贴投档机具（第二批）未通过形式审核信息表"]
["机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）","自填补贴额（元）","中央补贴额","机具类型","备注","企业所属省份"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200B型自走式喷杆喷雾机","型式：自走式   规格型号：3WPZ-1200B   功率：100马力（74KW）   驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向  外形尺寸：5700×2400×3000mm     配套动力名称结构形式：四缸、水冷、直列、四冲程柴油机  喷杆长度：22.700m   排放阶段：国三","","40100.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200C型自走式喷杆喷雾机","型式：自走式   规格型号：3WPZ-1200C  功率：100马力（74KW）   驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向  外形尺寸：6800×2600×2400mm     配套动力名称结构形式：四缸、水冷、直列、四冲程柴油机  喷杆长度：14.000m   排放阶段：国三","","40100.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200D型自走式喷杆喷雾机","型式：自走式   规格型号：3WPZ-1200D 功率：100马力（74KW）   驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向  外形尺寸：5700×3000×2900mm     配套动力名称结构形式：四缸、水冷、直列、四冲程柴油机  喷杆长度：22.700m   排放阶段：国三","","40100.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200H型自走式喷杆喷雾机","型式：自走式   规格型号：3WPZ-1200H 功率：100马力（74KW）   驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向  外形尺寸：4600×2950×3500mm     配套动力名称结构形式：四缸、水冷、直列、四冲程柴油机  喷杆长度：18.000m   排放阶段：国三","","40100.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200G型自走式喷杆喷雾机","型式：自走式   规格型号：3WPZ-1200G 功率：100马力（74KW）   驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向  外形尺寸：5500×2900×3500mm     配套动力名称结构形式：四缸、水冷、直列、四冲程柴油机  喷杆长度：18.000m   排放阶段：国三","","40100.0000","通用类","","山东省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-3","项  目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t2BJY-3；数控智能精量播种机\n结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t22.1～44.1\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1800×1660×1100\n作业速度范围\tm/s\t1.1～3.3\n作业小时生产率\thm²/h\t0.4～0.7\n工作幅宽\tcm\t135～195\n行距\tcm\t45～65\n工作行数\t行\t3\n排种器型式\t/\t电控指夹式\n排种器数量\t个\t3\n排肥器型式\t/\t电控螺旋外槽轮式\n排肥器数量\t个\t3\n排种开沟器型式\t/\t箭铲式\n排种开沟器数量\t个\t3\n排种开沟器深度调节范围\tmm\t0～150\n排肥开沟器型式\t/\t箭铲式\n排肥开沟器数量\t个\t3\n排肥开沟器深度调节范围\tmm\t0～150\n种/肥箱容积\tL\t10×3/132\n排量调节方式\t/\t电控\n排种部分传动方式\t/\t电动\n地轮型式\t/\t胶轮\n地轮直径\tmm\t380\n地轮高度调节范围\tmm\t0～150\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t刮板式\n镇压器型式\t/\t胶轮","","930.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","石家庄市舜农农业机械有限公司","数控智能精量播种机","2BJY-2","项    目\t单 位\t数值\n型号规格\t/\t2BJY-2\n结构型式\t/\t机械式;悬挂式\n配套动力范围\tkW\t22.1～44.1\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1800×1190×1160\n作业速度范围\tkm/h\t4～12\n作业小时生产率\thm２/h\t0.3～0.5\n行距\tmm\t450～600\n工作行数\t行\t2\n工作幅宽\tm\t0.9～1.3\n排种/肥器\t型式\t/\t电控指夹式/电控外槽轮式\n\t数量\t个\t种2/肥2\n\t驱动方式\t/\t电动\n种/肥箱容积\tL\t10×2/106\n排量调节方式\t/\t电控\n传动机构型式\t/\t电动\n开沟器\t型式\t/\t箭铲式\n\t数量\t个\t种2/肥2\n\t深度调节范围\tmm\t0～150\n地轮\t型式\t/\t胶轮\n\t直径\tmm\t380\n\t高度调节范围\tmm\t0～150\n风机\t型号名称\t/\t/\n\t叶轮直径\tmm\t/\n\t转速\tr/min\t/\n\t风压\tMPa\t/\n覆土器型式\t/\t刮板式\n镇压器型式\t/\t胶轮","","930.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","圆捆机","9YG-2.2","捡拾器宽度2200mm；捡拾器结构形式：弹齿式； 卷压辊筒转速r/min:118/157；卷压辊筒数量：18个；  工作状态外形尺寸：4420×3000×2290；    配套动力：≥66kW；","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市顺邦农机制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFZ-2.2A","挂接方式 ： 牵引式 ；捡拾宽度： 2200mm  ；捡拾器结构型式：锤爪式 ；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 ；压缩室截面尺寸 （宽×高）：340mm×440mm ；配套动力范围：  ≥88kW ；","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾器宽度（ mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式； 打结器类型：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）（mm ）：457×356；工作状态外形尺寸(mm): 5000×2850×1730；配套动力：（kW）：≥73.5。","","28400.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","拾器宽度（ mm） 1250； 捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ； 卷压滚筒数量 （个) 15； 工作状态外形尺寸（ mm） 1700×1750×1550； 配套动力 kW ≥29.5。","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾器宽度（ mm）2200； 捡拾器结构型式 ：弹齿式； 卷压滚筒数（个）14 ；工作状态外形尺寸（mm）4300×2870×2600； 配套动力 kW ≥73.5。","","28400.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾器宽度（ mm） 2350； 捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 15； 工作状态外形尺寸（ mm ）2400×2750×1500 ；配套动力 kW ≥73.5。","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾器宽度（ mm） 2350； 捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 15； 工作状态外形尺寸（ mm ）2400×2750×1500 ；配套动力 kW ≥73.5。","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾器宽度（ mm） 2210； 捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 18； 工作状态外形尺寸（ mm ） \n4660×2960×3350 ；配套动力 kW≥110 。","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东亿佳农农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250","捡拾器宽度（ mm） 2250； 捡拾器结构型式 ：弹齿式 ； 卷压滚筒数量（ 个） 18； 工作状态外形尺寸（ mm ） \n5000×2900×2760；配套动力 kW：88","","28400.0000","通用类","","山东省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT604","发动机标定功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","","17000.0000","通用类","","山东省"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上","石河子市光大农机有限公司","残膜回收与秸秆粉碎还田联合作业机","1CMJ-2.0","工作幅宽:2.05m;具有膜杂分离机构带秸秆还田功能残膜回收机型号名称:1CMJ-2.0型残膜回收与秸秆粉碎还田联合作业机;挂接方式:牵引式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):4980×3210×3300;工作幅宽:2050mm;轮距:2780mm;轮胎规格:7.50-16;残膜回收结构方式:打杆、残膜回收式;秸秆切碎机构型式:甩刀式","","9500.0000","非通用类","","新疆维吾尔自治区"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","石河子市光大农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-430","单体幅宽30CM,4铧翻转犁,结构形式:三点悬挂、配套动力:66KW、外形尺寸(长×宽×高):2550MM×1450MM×1400MM、整机重量:790KG6、耕深:30CM","","2300.0000","非通用类","","新疆维吾尔自治区"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司","卷捆圆打捆机","9YA-2.2","捡拾器宽度2200mm,卷压滚筒转速115r/min，卷压滚筒数量14个。","","28400.0000","通用类","","内蒙古自治区"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林纳海农业装备有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YJF-230ZC","1.型号名称：9YJF-230ZC型秸秆饲料打捆机 。2.挂接方式：牵引式。3.捡拾宽度：2300mm。4.捡拾器结构型式：锤爪式。5.压缩室截面尺寸（宽×高）：320×420mm。6.捆扎方式：自动网打捆。7.配套动力范围：≥88kW。","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","5E-1200","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.3","","26900.0000","通用类","","河南省"]
["收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","凤城市鑫钢机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","型号名称：4YZ-4型自走式玉米收获机；结构形式：轮式+摘穗+剥皮；配套发动机型号规格：SD4DW3Z1;配套发动机生产企业：江苏无锡四达动力机械集团有限公司；配套发动机结构形式：直列、水冷、四冲程、直喷式增压；配套发动机功率：48kW;配套发动机额定转速：2400r/min;整机外形尺寸（长×宽×高）：6120mm×1960mm×3220mm；工作行数（通道数）：4行；行距：480mm；工作幅宽：1940mm；最大通过高度：3220mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：1.0~5.0km/h;作业小时生产率：0.13~0.40h㎡/h;单位面积燃油消耗量：＜20kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板+链条；摘穗机构形式：立式摘穗辊；摘穗辊/摘穗板数量：8个；剥皮机构形式：橡胶辊+螺旋筋；剥皮辊数量：12个；割台形式：卧式；割刀形式：圆锯片；脱粒滚筒数量：0个；风扇数量：0个；凹版筛形式：无；清选筛形式：无；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构形式：无；驾驶室形式：无；变速机构形式：（3+1）×2机械式；制动器形式（前/后）：鼓式/鼓式；轴距：2300mm；导向轮轮距：1580mm;驱动轮轮距：1600mm;导向轮规格：10-15；驱动轮规格：9.5-16；履带节距：无；打（压）捆机构数量：0个。","","37700.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","宁晋县陆风制动装置有限公司","方捆打捆机","9YFQ-1900","型号 / 9YFQ-1900 \n捡拾器宽度 mm 1900 \n打捆活塞速度，行程/分钟 / 88 \n打结器类型 / D型 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5450×2650×1850 \n配套动力 kW ≥73","","28400.0000","通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模颗粒饲料压制机","京山沃力仕农机制造股份有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-210","平模直径210mm","700.00","700.0000","非通用类","","湖北省"]
["田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","泰州市万户牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.5QC","外形尺寸：1440*610*1070mm 配套动力4.5kw 主离合器型式：摩擦片式 开沟幅宽20~40mm 培土幅宽50~80mm 开沟装置形式：直联式 培土装置形式：刀盘式","","710.0000","非通用类","","江苏省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","圆捆机","TROTTER125","型号：TROTTER 125；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：141r/min；卷压滚筒数量： 18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4490×2800×2410mm；配套动力：≥67.5kw。","","28400.0000","通用类","","山东青岛"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","圆捆机","MONDIALE 120","型号：MONDIALE 120； 捡拾器宽度：2000mm； 卷压滚筒转速：200r/min；卷压滚筒数量：19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4400mm×2800mm×2400mm；配套动力： 80～90 kW。","","28400.0000","通用类","","山东青岛"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东同益空气能科技股份有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-30K","结构型式：密封箱体式\n外形尺寸：(6600×3100×2850)±5%（长宽高mm）\n冷/热循环风机数量：3个\n冷/热循环风机电机功率：0.75kw\n排湿风机数量：1个\n排湿风机电机功率：0.25kw\n供热方式：型号：KR16T-CHL\n类型：空气源热泵烘干机组，数量1个\n辅助电加热功率（适用时）：12kW\n烘干室容积：30±5%m³\n干燥能力：≥10kg/h;\n干燥不均匀度≤10%；\n耗电率≤1.5（kw.h）/kg;\n烘干方式：整体脱水","","9300.0000","非通用类","","广东省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌仓容积5立方米","","15400.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5.5","搅拌仓容积5.5立方米","","15400.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌仓容积9立方米","","17200.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌仓容积12立方米","","20000.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-6","搅拌仓容积6立方米","","15400.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","河北雨佳机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-7.5","搅拌仓容积7.5立方米","","15400.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","深圳市东科伟机械设备有限公司","并列式挤奶机","9JBD-56","型号名称：9JBD-56型并列式挤奶机\n型式：并列式\n真空泵品牌：罗茨\n真空泵规格型号：5MS\n真空泵台数（不含备用）：1台\n挤奶杯组数：56组\n脉动器品牌：InterPuls\n脉动器规格型号：LE30\n脉动器型式：电子脉动\n脉动频率：60次/min\n脉动比率：60%\n计量方式：电子计量\n脱杯方式：自动脱杯","","120000.0000","通用类","","广东省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","深圳市东科伟机械设备有限公司","并列式挤奶机","9JBD-40","型号名称：9JBD-40型并列式挤奶机\n型式：并列式\n真空泵品牌：罗茨\n真空泵规格型号：5MS\n真空泵台数（不含备用）：1台\n挤奶杯组数：40组\n脉动器品牌：InterPuls\n脉动器规格型号：LE30\n脉动器型式：电子脉动\n脉动频率：60次/min\n脉动比率：60%\n计量方式：电子计量\n脱杯方式：自动脱杯","","120000.0000","通用类","","广东省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","深圳市东科伟机械设备有限公司","并列式挤奶机","9JBD-48","型号名称：9JBD-48型并列式挤奶机\n型式：并列式\n真空泵品牌：罗茨\n真空泵规格型号：5MS\n真空泵台数（不含备用）：1台\n挤奶杯组数：48组\n脉动器品牌：InterPuls\n脉动器规格型号：LE30\n脉动器型式：电子脉动\n脉动频率：60次/min\n脉动比率：60%\n计量方式：电子计量\n脱杯方式：自动脱杯","","120000.0000","通用类","","广东省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","深圳市东科伟机械设备有限公司","鱼骨式挤奶机","9JYD-20","型号名称：9JYD-20型鱼骨式挤奶机\n型式：鱼骨式\n真空泵品牌：罗茨\n真空泵规格型号：SRP-9\n真空泵台数（不含备用）：1台\n挤奶杯组数：20组\n脉动器品牌：SCR\n脉动器规格型号：MC200\n脉动器型式：电子脉动\n脉动频率：60次/min\n脉动比率：60%\n计量方式：电子计量\n脱杯方式：自动脱杯","","84200.0000","通用类","","广东省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","深圳市东科伟机械设备有限公司","并列式挤奶机","9JBD-32","型号名称：9JBD-32型并列式挤奶机\n型式：并列式\n真空泵品牌：罗茨\n真空泵规格型号：5MS\n真空泵台数（不含备用）：1台\n挤奶杯组数：32组\n脉动器品牌：InterPuls\n脉动器规格型号：LE30\n脉动器型式：电子脉动\n脉动频率：60次/min\n脉动比率：60%\n计量方式：电子计量\n脱杯方式：自动脱杯","","120000.0000","通用类","","广东省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550G3","整机型式：4×2两轮驱动\n整机最小离地间隙：425mm\n整机常用轮距(前轮/后轮)：1260/1310","","12000.0000","通用类","","江苏省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WSH-700G","形式：自走式 规格型号：3WSG-700G 名称：自走式喷杆喷雾机 外形尺寸工作状态：4250×10123×2350（mm） 运输状态外形尺寸（长×宽×高）：4500×1700×2350（mm） 药箱容积：700L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力：02.-0.4MPa 喷杆喷幅：11.3 m 配套喷头型式：扇形 配套喷头数量：21±2(侧喷）个 配套喷头雾锥角：110度 配套喷头喷量（单个）：1.2L/min 配套喷头间隔：500mm 喷杆升降机结构形式：电动 喷杆折叠机构型式：电动 喷杆长度：10.1m 配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机 配套动力标定功率/转速：36.8/2400 kW/(r/min) 配套泵名称：隔膜泵 配套泵工作压力：0～2.5MPa 配套泵流量：60L/min 配套泵转速：600r/min 离地间隙：0.92r/min 轴距（自走式）：2.275m 前/后轮最大轮距（自走式）：1.58m 前/后轮胎规（自走式）前轮外径：Ф0.93m 前/后轮胎规格（自走式）前轮胎宽：0.12m 前/后轮胎规格（自走式）后轮外径：Ф0.93m 前/后轮胎规格（自走式）后轮胎宽：0.12m 前/后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式：充气式 制动器型式（自走式）：鼓式 离合器型式（自走式）：单片干式螺旋弹簧 驱动方式/转向方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向","","18600.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽华欧机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","型号：9YG-1.2    捡拾宽度：1960mm     捡拾器结构形式：弹齿式       卷压滚筒转速：135r/min      卷压滚筒数量：16个     工作状态外形尺寸：（长×宽×高）：4750×2710×2480       配套动力：≥73.5（轮式拖拉机)     捡拾宽度：1960mm","","28400.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","甘肃康华制药机械设备有限公司","空气源热泵烘干机","5HKRJ-20","规格型号：5HKRJ-20，工作状态外形尺寸：4200x3200x32100mm，GKF/G7S-4型耐高温高湿轴流风机：12只，叶片数量：4片，配套电机：YBS-132S1-2型，功率0.88kw，转速：2900r/min；烘干室容积：20m³（3200x3000x2000mm），烘料架6个，每个8层，烘盘：平摊式，外形尺寸：1300x950x200mm材料：竹帘、筛网等；热交换器：康华牌12HP整体式热泵，外形尺寸：1630x100x1300mm。","","9300.0000","非通用类","","甘肃省"]
["田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1500×720×840 mm；结构型式：双轴轮式，扶手把水平调整（可调/不可调）：可调；扶手把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出方式：轴传动；主离合器型式：湿式摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；配置开沟装置型式：开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度：230mm；配套培土装置型式：培土刀；配套培土装置最大工作宽度：235mm。","","710.0000","非通用类","","山东省"]
["田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊强盛农业装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","主机外形尺寸(长×宽× 高) ：1600×730×810 mm；结构型式：双轴轮式，扶手把水平调整（可调/不可调）：可调；扶手把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧轮式；主离合器状态：常开；标定功率：4.5kW；标定转速：3600r/min；配置开沟装置型式：开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度：215mm；配套培土装置型式：培土刀；配套培土装置最大工作宽度：235mm。","","710.0000","非通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-1.3","捡拾器宽度：1300mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n卷压滚筒数量 ：15个    \n工作状态外形尺寸：2700*1680*1300mm\n配套功率37-45","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-1.8","捡拾器宽度：1800mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n卷压滚筒数量 ：15个    \n工作状态外形尺寸：2700*2150*1300mm\n配套功率45-60","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-2.2","捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n卷压滚筒数量 ：15个    \n工作状态外形尺寸：3200*2600*1850mm\n配套功率55-100","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ50-80","捡拾器宽度：80cm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n卷压滚筒数量 ：10个    \n工作状态外形尺寸：1150*1300*1200mm\n配套功率14.7-36.7","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ70-100","捡拾器宽度：100cm     \n捡拾器结构形式：弹齿式卷压\n滚筒数量 ：10个    \n工作状态外形尺寸：1500*1300*1350 mm\n配套功率22.1-36.7","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1304-F","外廓尺寸：5000×2350×3040；轴距：2535mm；常用轮距（前轮/后轮）：1765、 1775、1885、1935、2045、2055、2165/1620-2420；轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋 /后轮翻转辐板或轮辋；最小使用质量：5186kg；标准配重（前/后）：354/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4*（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；前照灯型号：FT400/554；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；离合器型式：单片、干式、双作用式离合器；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡型式：机械有级挡；副变速换挡型式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","","57400.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东绿田农业机械有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WZP-700","1、发动机功率36.8KW（50马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向；                 2、药箱容积700L；                     3、喷杆11.5米","","15500.0000","通用类","","山东省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-2","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1505×1250×1170㎜结构质量：130㎏，行距：500-650㎜，工作行数：2行，工作幅宽：1000-1300㎜，排种器形式：勺轮式，数量2个，排肥器形式：外槽轮2个，传动机构形式：链传动，开沟器形式：靴式，地轮形式：橡胶轮胎，直径380㎜","","930.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-3","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1550×1700×1150㎜结构质量：180㎏，行距：500-650㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1500-2100㎜，排种器形式：勺轮式，数量3个，排肥器形式：外槽轮3个，传动机构形式：链传动，开沟器形式：靴式，地轮形式：橡胶轮胎，直径380㎜","","930.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYF-4","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力22-36.8kw。主要参数：外形尺寸：1600×2310×1155㎜结构质量：270㎏，行距：500-650㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2000-2600㎜，排种器形式：勺轮式，数量4个，排肥器形式：外槽轮4个，传动机构形式：链传动，开沟器形式：靴式，地轮形式：橡胶轮胎，直径380㎜","","2200.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-4","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力22～36.8。主要参数：外形尺寸：1750×2340×1130㎜结构质量：363㎏，行距：500-650㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2000～2600㎜，排种器形式：勺轮式，数量4个，排肥器形式：外槽轮4个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","","1600.0000","通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-5","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力36.8～73.5。主要参数：外形尺寸：1750×2740×1130㎜结构质量：407㎏，行距：500-600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2500～3000㎜，排种器形式：勺轮式，数量5个，排肥器形式：外槽轮5个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","","1600.0000","通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-6","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力36.8～73.5。主要参数：外形尺寸：1750×3470×1130㎜结构质量：486㎏，行距：500-600㎜，工作行数：6行，工作幅宽：3000～3600㎜，排种器形式：勺轮式，数量6个，排肥器形式：外槽轮6个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","","3000.0000","通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了指夹式排种器和株距变速器。配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1750×1760×1080㎜结构质量：241㎏，行距：500-600㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1500～1800㎜，排种器形式：指夹式，数量3个，排肥器形式：外槽轮3个，传动机构形式：齿轮传动，开沟器形式：靴式，地轮形式：地轮，直径380㎜","","930.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-12","基本配置：机架、种肥箱、合墒器、筑埂器、圆盘开沟器、镇压器、覆土器，传动机构主要由镇压轮、传动轴、变速箱等零部件组成。配套动力18.4～25.7KW。主要参数：外形尺寸：1900×2400×1080㎜结构质量：364㎏，行距：170㎜，工作行数：12行，工作幅宽：2040㎜，排种器形式：外槽轮式，数量12个，排肥器形式：外槽轮式，数量12个，传动机构形式：轴+齿轮传动，开沟器形式：双圆盘，地轮形式：滚笼，直径375㎜","","890.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-9","基本配置：机架、种肥箱、合墒器、筑埂器、圆盘开沟器、镇压器、覆土器，传动机构主要由镇压轮、传动轴、变速箱等零部件组成。配套动力14.7～18.4KW。主要参数：外形尺寸：1900×1700×1090㎜结构质量：292㎏，行距：180㎜，工作行数：9行，工作幅宽：1620㎜，排种器形式：外槽轮式，数量9个，排肥器形式：外槽轮式，数量9个，传动机构形式：轴+齿轮传动，开沟器形式：双圆盘，地轮形式：滚笼，直径375㎜","","670.0000","非通用类","","河北省"]
["种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","小麦施肥播种机","2BXF-14","基本配置：机架、种肥箱、合墒器、筑埂器、圆盘开沟器、镇压器、覆土器，传动机构主要由镇压轮、传动轴、变速箱等零部件组成。配套动力22～29.4KW。主要参数：外形尺寸：1900×2550×1080㎜结构质量：395㎏，行距：160㎜，工作行数：14行，工作幅宽：2240㎜，排种器形式：外槽轮式，数量14个，排肥器形式：外槽轮式，数量14个，传动机构形式：轴+齿轮传动，开沟器形式：双圆盘，地轮形式：滚笼，直径375㎜","","890.0000","非通用类","","河北省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604","发动机型号：4D32ZT31/603；发动机标定功率/转速：44.1kW/2300r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2120kg","17000.00","17000.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704","发动机型号：SD4DW3Z；发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电起动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2120kg","22800.00","22800.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电起动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1765kg","17000.00","17000.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704-2","发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电起动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2110kg","22800.00","22800.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","ZT504-2","发动机型号：4D30T31/504；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1650kg","15200.00","15200.0000","通用类","","浙江宁波"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","704","发动机型号：SD4DW3Z；发动机标定功率/转速：51.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2120kg","22800.00","22800.0000","通用类","","浙江宁波"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","604-2","发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1765kg","17000.00","17000.0000","通用类","","浙江宁波"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","704-2","发动机型号：4D32ZT33/704；发动机标定功率/转速：52kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2110kg","22800.00","22800.0000","通用类","","浙江宁波"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","604","发动机型号：4D32ZT31/603；发动机标定功率/转速：44.1kW/2300r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2120kg","17000.00","17000.0000","通用类","","浙江宁波"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","ZT504","发动机型号：4D32T31/504；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电起动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1960kg","15200.00","15200.0000","通用类","","浙江宁波"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","通河县金拓机械加工有限公司","液压翻转犁","1LYF-435（3+1）","型号名称 /1LYF-435（3+1）液压翻转犁 结构型式 / 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）4106×1900×1420㎜ 配套拖拉机标定功率kW 66.15～117.6 翻转机构型式 / 全翻转式；液压式 犁体类型 /基本（通用）型犁体数量 4×2个犁体幅宽350㎜  犁铧类型 / 凿型铧 犁壁类型 /整体式总工作幅宽1400㎜ 犁体纵向距离900 ㎜ 犁轮类型 / 限深轮犁轮数量1个 限深轮调节范围  550～650㎜ 油缸型号/ φ80/45-200 油缸数量1个","","2300.0000","非通用类","","黑龙江"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎圆草捆打捆机","4YQ-168","型号：4YQ-168；捡拾器宽度：1680mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：340r/ min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2750×2150×1420mm；配套动力：≥55kW（轮式拖拉机）","","7300.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎圆草捆打捆机","4YQ-124","型号：4YQ-124；捡拾器宽度：1240mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：340r/ min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2350×1850×1420mm；配套动力：≥55（轮式拖拉机）kW。","","7300.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","捡拾圆捆机","4YQ-100-65","型号：4YQ-100-65；捡拾器宽度：1000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：310～340r/ min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1735×1500×1395（mm）；配套动力≥13.2kW（轮式拖拉机）","","7300.0000","通用类","","安徽省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","潍坊潍润农业机械有限公司","深松机","1S-250","振动方式:非振动式;工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:1945×2540×1365;作业速度KM/H:≥2;作业小时生产率HM2/H:0.54-1.08;工作幅宽CM:250;深松铲结构形式:全方位曲面铲;深松铲数量:4个;深松深度CM:≥30;","","2300.0000","通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","潍坊潍润农业机械有限公司","深松机","1S-310","振动方式:非振动式;工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2040×3070×1354;作业速度KM/H:≥2;作业小时生产率HM2/H:0.63-1.23;工作幅宽CM:310;深松铲结构形式:全方位曲面铲;深松铲数量:6个;深松深度CM:≥30;","","2900.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","嘉陵-本田发动机有限公司","采茶机","4C-53","4C-53型采茶机，结构形式：单人手提式，刀片形状：矛形、光刃，结构质量：11.9kg，配套动力类型：汽油机，燃油类型：汽油，传动方式：软轴传动，汽油机标定功率：10B0.83kw，汽油机标定转速：7000r/min，切割器割幅宽度：533mm，切割器宽度：635mm，切割刀片长度：46.5mm。","","460.0000","非通用类","","重庆市"]
["排灌机械","喷灌机械设备","灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）","流量130-180m³/h灌溉首部","云南雷牛农业机械制造有限公司","灌溉首部","8GSZ-135-18-4","产品名称：灌溉首部；产品型号：8GSZ-135-18-4；额定流量：135m³/h；扬程：18m；动力额定功率：4.0Kw","","2700.0000","非通用类","","云南省"]
["排灌机械","喷灌机械设备","灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）","流量80-130m³/h灌溉首部","云南雷牛农业机械制造有限公司","灌溉首部","8GSZ-85-11-4","产品名称：灌溉首部；产品型号：8GSZ-85-11-4；额定流量：855m³/h；扬程：11m；动力额定功率：4.0Kw","","2000.0000","非通用类","","云南省"]
["排灌机械","喷灌机械设备","灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）","流量80-130m³/h灌溉首部","云南雷牛农业机械制造有限公司","灌溉首部","8GSP-85-11-4","产品名称：灌溉首部；产品型号：8GSP-85-11-4；额定流量：855m³/h；扬程：11m；动力额定功率：4.0Kw","","2000.0000","非通用类","","云南省"]
["其他机械","其他机械","驱动耙","作业幅宽≥3m","山东当康农业装备有限公司","驱动耙","1BQ-2.5","作业幅宽：2.5米，中央齿轮传动，三点悬挂，刀形耙齿，耙齿数量20（2×10组）。","","4000.0000","非通用类","","山东省"]
["收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","四川井禾机械制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-590-100B","产品名称：玉米脱粒机；型号：5TY-590-100B；结构形式：多滚筒（4）；主滚筒工作直径：100mm；主滚筒工作长度：590mm；配套功率：3Kw；生产率：≥10000kg/h","","2400.0000","非通用类","","四川省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北沃田机械制造有限公司","激光平地机","1PJG-3.2","外形尺寸(长x完x高mm)3900x3260x3600；结构质量(kg):1400；配套动力(kw):73.5-110.3；工作幅宽(cm):320；激光接收器高度范围（cm）：150-250；连接方式：牵引式","","15300.0000","非通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北沃田机械制造有限公司","深松机","1S-140","外形尺寸（长X宽X高）3100x1440x1410mm；结构质量：345kg；深松铲结构形式：凿式；配套动力：73.5~88.2kw；工作铲数4个；工作幅宽：140cm；铲间距：35cm。","","2300.0000","通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","威海市佳盛机械科技有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-12","型号名称：9JGW-12；型式：卧式；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：22KW；搅拌仓容积：12m³；搅龙数量：1个。","","20000.0000","非通用类","","山东省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-5(220)","配套动力:62.5-73.5KW；外形尺寸:2295*2660*1360MM；工作幅宽:2300MM；排种器形式:精量指夹式排种器；工作行数:4行","","2200.0000","非通用类","","陕西省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","鱼骨式挤奶机","9JH-2x10M150","20个杯组，电子计量，自动脱杯，鱼骨式挤奶设备，真空泵型号：DVP1600，数量：2台，","","84200.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","并列式挤奶机","9JP-2x24","真空泵型号：DVP1600，数量：3台，48个杯组，2x24/48并列式挤奶设备，电子计量，自动脱杯","","120000.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","利拉伐（天津）有限公司","直冷封闭式牛奶冷藏罐","9GRW-6","尺寸：2895X2030X1660,清洗方式：全自动，容量：6000L，压缩机：2个，功率：14.86KW，制造商：利拉伐（天津）有限公司","","17000.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","转盘式挤奶机","9JZD-60","60位转台式挤奶机设备，60个杯组，电子计量，自动脱杯","","120000.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","利拉伐（天津）有限公司","直冷封闭式牛奶冷藏罐","9GRW-5","直冷封闭式牛奶冷藏罐，额定容量5000L，全自动清洗，额定功率15KW","","8400.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","转盘式挤奶机","9JRP-50P2100","50位转盘式挤奶机设备，50个杯组，自动脱杯，电子计量，","","120000.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","中置式挤奶机","9JM-12M350","中置式挤奶设备，12个杯组，电子计量，自动脱杯，DVP1600真空泵1台","","70600.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","并列式挤奶机","9JBD-32","32组挤奶杯组，电子计量，自动脱杯，DVP1600真空泵2台","","120000.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","并列式挤奶机","9JBD-24","2X12/24位并列式挤奶设备，24个杯组，电子计量，自动脱杯，DVP2300真空泵1台。","","120000.0000","通用类","","天津市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","利拉伐（天津）有限公司","鱼骨式挤奶机","9JYD-32","2X16/32位鱼骨式挤奶设备，32组挤奶杯组，电子计量，自动脱杯，DVP1600真空泵2台。","","84200.0000","通用类","","天津市"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.25","捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：540r/min，卷压滚筒数量：1个，配套动力：95.6-117.6kW 工作状态外形尺寸（长×宽×高），4690×2880×2700mm  捡拾器宽度：2030mm","","28400.0000","通用类","","湖北省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-450","结构形式:双向,调幅;外形尺寸: 3940×2250×1760;结构质量:1514kg;配套动力:80～130kw;与拖拉机连接形式:三点悬挂式;悬挂类型: Ⅱ类或Ⅲ类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:4×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:1320/1520/1760/2000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:120mm;每米工作幅宽质量:1146/996/860/757;运输间隙:35cm;后通过角:≥18;犁轮1个.","","2300.0000","非通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-550","结构形式：液压翻转可调幅；外形尺寸：5380×2760×1740；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构：液压翻转油缸；数量为：1；犁体数量：10（5×2）；犁体类型：栅条；犁体工作宽幅：500mm；调幅犁调整范围：330/380/440/500；限深轮类型：橡胶；数量：1；限深范围：0～350mm；其他油缸数量1个。","","3200.0000","非通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-650","结构形式:液压翻转,调幅;外形尺寸:6170×2250×1740;结构质量:2308kg;配套动力:183.8～220.6kw;与拖拉机连接形式:三点悬挂式;悬挂类型: Ⅲ类或Ⅳ类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:6×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:1980/2280/2640/3000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:120mm;每米工作幅宽质量:1146/996/860/757;运输间隙:40cm;后通过角:≥18;犁轮1个.","","3200.0000","非通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-750","结构形式:液压翻转可调幅;外形尺寸:8860×2500×1770;结构质量:3027kg;配套动力:198.6～235.4kw;与拖拉机连接形式:牵引式;悬挂类型: Ⅲ类或Ⅳ类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:7×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:2310～3500mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:160mm;每米工作幅宽质量:1310/1137/983/865;运输间隙:30cm;后通过角:≥18;犁轮1个.","","5600.0000","非通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-225C","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：2250×2800×1600mm  结构质量：595kg 配套动力：114kW  深松铲结构型式：凿型铲 数量：3  工作幅宽：225cm  铲间距：90cm  深松深度：≥30cm  作业速度：=5-8km/h  作业小时生产率：1.2-2 h㎡/h","","1200.0000","通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-300D","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：750×2830×1400mm  结构质量：430kg 配套动力：136 kW  深松铲结构型式：双翼铲 数量：4  工作幅宽：300 cm  铲间距：75cm  深松深度：≥40cm  作业速度：7-10km/h  作业小时生产率：2 h㎡/h","","2300.0000","通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-300E","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：3850×3000×1550mm  结构质量：1388kg 配套动力：（77-110）kW  深松铲 结构型式：凿型铲 数量：11  工作幅宽：300cm  铲间距：27cm  深松深度：35cm  作业速度：=7-10km/h  作业小时生产率：2.1-3.0 h㎡/h","","2900.0000","通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","雷肯农业机械（青岛）有限公司","深松机","1S-350E","结构型式：悬挂式  外形尺寸(长×宽×高)：3850×3500×1550mm  结构质量：1619kg 配套动力：（90-129）kW  深松铲 结构型式：凿型铲 数量：12  工作幅宽：350cm  铲间距：29cm  深松深度：35cm  作业速度：=7-10km/h  作业小时生产率：2.4-3.5 h㎡/h","","2900.0000","通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","驱动耙","作业幅宽≥3m","雷肯农业机械（青岛）有限公司","驱动耙","1BQ-3.0A","外形尺寸(长×宽×高)：1500×3120×1300mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：300cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：24个；传动机构形式：中央齿轮传动","","4000.0000","非通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","驱动耙","作业幅宽≥3m","雷肯农业机械（青岛）有限公司","驱动耙","1BQ-3.5B","外形尺寸(长×宽×高)：1525×3640×1270mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：350cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：28个；传动机构形式：中央齿轮传动","","4000.0000","非通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","驱动耙","作业幅宽≥3m","雷肯农业机械（青岛）有限公司","驱动耙","1BQ-4.0B","外形尺寸(长×宽×高)：1510×4100×1340mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：400cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：32个；传动机构形式：中央齿轮传动","","4000.0000","非通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","驱动耙","作业幅宽≥3m","雷肯农业机械（青岛）有限公司","驱动耙","1BQ-6.0B","外形尺寸(长×宽×高)：1650×6155×1450mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：600cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：48个；传动机构形式：中央齿轮传动","","4000.0000","非通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","雷肯农业机械（青岛）有限公司","液压翻转犁","1LFTT-350","结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸: 3450×1920×1720;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:3+3;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:1320/1500mm;犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号：DZ70/40-240;油缸数量：1个","","2300.0000","非通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YZD-2250","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：锤爪式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5900mm×3250mm×3740mm；压缩室截面尺寸(宽×高)：420mm×320mm；配套动力：≥110KW；动力输出转速范围：720-760r/min；结构质量：5400kg。","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJ-2250","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：187r/min；卷压滚筒数量：18个；压缩室尺寸（直径*宽度）：1250mm*1230mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4500mm×3020mm×2530mm；配套动力：75~90KW","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJT-1850","捡拾器宽度：1850mm；捡拾器结构形式：锤爪；压缩室截面尺寸(宽×高)：450mm×360mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4900mm×3100mm×3680mm；配套动力：≥81KW；动力输出转速范围：720-760r/min。","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJT-2250","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：锤爪；压缩室截面尺寸(宽×高)：450mm×360mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4900mm×3230mm×3680mm；配套动力：≥88KW；动力输出转速范围：720-760r/min。","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","打捆机","9YJ-0.7","捡拾器宽度mm:1900； 捡拾器结构形式：甩刀式； 卷压滚筒转速：320r/min； 卷压滚筒数量：13个； 压缩室尺寸（直径*宽度）：700mm*1000mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2870mm×2300mm×1550mm； 配套动力：≥36kW","","7300.0000","通用类","","吉林省"]
["其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","北京奥腾岩石科技有限公司","北斗农机自动导航驾驶系统","YanWaFreeGo2","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","","28000.0000","非通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","台州斯迈特机械有限公司","喷杆式喷雾机","S500-8型喷杆式喷雾机","形式：悬挂式、工作压力：0.3-0.5MPa、喷幅：7.25m、液泵形式：隔膜泵、额定压力：2.0-3.0MPa、额定流量：60-80L/min、药箱容量：450L","730.00","730.0000","通用类","","浙江省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","台州斯迈特机械有限公司","喷杆式喷雾机","S350-12型喷杆式喷雾机","形式：悬挂式、工作压力：0.3-0.5MPa、喷幅：12.6m、液泵形式：隔膜泵、额定压力：2.0-3.0MPa、额定流量：60-80L/min、药箱容量：350L","1650.00","1650.0000","通用类","","浙江省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","犁体个数：5个，单体幅宽：50cm","3200.00","3200.0000","非通用类","","辽宁省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","调幅液压翻转犁","1LFT-550","犁体个数：5个，单体幅宽：46-50cm","3200.00","3200.0000","非通用类","","辽宁省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","辽宁现代农机装备有限公司","调幅液压翻转犁","1LFGT-440","犁体个数：4个，单体幅宽：40cm","2300.00","2300.0000","非通用类","","辽宁省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-235","捡拾器宽度：2250mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长×宽×高):3600mm×2650mm×2000mm，配套动力：非固定式≥73.5kw,成型草捆尺寸:1200mm×1250mm，圆捆机压缩室容积：1.413m3,其中，圆捆机压缩室直径=1200mm，压缩室宽度=1250mm；","","28400.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1300","捡拾器宽度：1300mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒转速：320r/min，卷压滚筒数量：15个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2950mm×1700mm×1500mm，配套动力≥40.4kw，成型草捆尺寸：700mm×1000mm，纯工作小时生产率：≥3000kg/h，捆扎方式：绳,其中，圆捆机压缩室直径=700mm，压缩室宽度=1000mm；","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾器宽度：1800mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒转速：320r/min，卷压滚筒数量：15个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2900mm×2240mm×1480mm，配套动力≥58.8kw，成型草捆尺寸：700mm×1000mm，纯工作小时生产率：≥3200kg/h，捆扎方式：绳,其中，圆捆机压缩室直径=700mm，压缩室宽度=1000mm","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","河北超平农机制造有限公司","自动导航系统","CP508BD-2.5GD","1.转向控制型式:电动方向盘控制 2.输出精度:直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本:Android 6.0.1 4.车载计算机显示终端尺寸及分辨率:10英寸/1024×600.5.卫星接收机类型及频点:T100/BDS B1/B2,GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1+E5b.6.卫星接收机差分类型:RTK.7.卫星接收机接收天线型式:3星8频双天线.8.集成部分组成:卫星接收机与车载终端集成、控制器与转向电机集成.","","23800.0000","非通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.8-100FQ-ZC","结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.8kW;配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长X宽X高）mm：1780X1010X900","","700.0000","非通用类","","重庆市"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","石家庄诺达机械设备有限公司","挤奶机","9JGD-16","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t产品型号名称\t/\t9JGD-16挤奶机\n2\t形式\t/\t管道式\n3\t真空泵品牌\t/\t利拉伐\n4\t真空泵规格型号\t/\t2100L\n5\t真空泵台数\t台\t1\n6\t挤奶杯组数\t组\t16\n7\t脉动器品牌\t/\t意大利LE20\n8\t脉动器规格型号\t/\tLE20\n9\t脉动器形式\t/\t电子\n10\t脉动器频率\t次/min\t60\n11\t脉动器比率\t％\t60\n12\t计量方式\t/\t电子\n13\t脱杯方式\t/\t自动","","120000.0000","通用类","","河北省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄诺达机械设备有限公司","挤奶机","9JGD-14","序号\t项目\t单位\t设计值（涵盖机型）\n1\t产品型号名称\t/\t9JGD-14挤奶机\n2\t形式\t/\t管道式\n3\t真空泵品牌\t/\t利拉伐\n4\t真空泵规格型号\t/\t2100L\n5\t真空泵台数\t台\t1\n6\t挤奶杯组数\t组\t14\n7\t脉动器品牌\t/\t意大利LE20\n8\t脉动器规格型号\t/\tLE20\n9\t脉动器形式\t/\t电子\n10\t脉动器频率\t次/min\t60\n11\t脉动器比率\t％\t60\n12\t计量方式\t/\t电子\n13\t脱杯方式\t/\t自动","","84200.0000","通用类","","河北省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄诺达机械设备有限公司","挤奶机","9JGJ-24","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t产品型号名称\t/\t9JGJ-24挤奶机\n2\t形式\t/\t管道式\n3\t真空泵品牌\t/\t利拉伐\n4\t真空泵规格型号\t/\t2100L\n5\t真空泵台数\t台\t1\n6\t挤奶杯组数\t组\t24\n7\t脉动器品牌\t/\t意大利LE20\n8\t脉动器规格型号\t/\tLE20\n9\t脉动器形式\t/\t电子\n10\t脉动器频率\t次/min\t60\n11\t脉动器比率\t％\t60\n12\t计量方式\t/\t计量瓶\n13\t脱杯方式\t/\t手动","","42300.0000","通用类","","河北省"]
["畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机","石家庄诺达机械设备有限公司","挤奶机","9JGJ-20","序号\t项目\t单位\t设计值（涵盖机型）\n1\t产品型号名称\t/\t9JGJ-20挤奶机\n2\t形式\t/\t管道式\n3\t真空泵品牌\t/\t利拉伐\n4\t真空泵规格型号\t/\t2100L\n5\t真空泵台数\t台\t1\n6\t挤奶杯组数\t组\t20\n7\t脉动器品牌\t/\t意大利LE20\n8\t脉动器规格型号\t/\tLE20\n9\t脉动器形式\t/\t电子\n10\t脉动器频率\t次/min\t60\n11\t脉动器比率\t％\t60\n12\t计量方式\t/\t计量瓶\n13\t脱杯方式\t/\t手动","","31900.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-6AS","结构型式：自走式；作业行数（行）：6；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2220；配套发动机额定功率kW：129；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；","","56200.0000","通用类","","新疆维吾尔自治区"]
["收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-6A","结构型式：自走式；作业行数（行）：6；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2220；配套发动机额定功率kW：129；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；","","56200.0000","通用类","","新疆维吾尔自治区"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","云南精旭农机制造有限公司","铡草机","9ZP-4.0","外形尺寸长宽高：930mmX980mmX1460、配套动力：4kw、设计切草长度：10、15、20mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：200mm、喂入方式：自动喂入、生产率：4000kg/h。","","630.0000","非通用类","","云南省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","9-15t/h青贮切碎机","云南精旭农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-9","外形尺寸长宽高：1210mmX570mmX880、配套动力：4kw、设计切草长度：15、25mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：280mm、喂入方式：手动喂入、生产率：9000kg/h。","","1300.0000","非通用类","","云南省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南精旭农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-15","外形尺寸长宽高：1880mm*570mm*1000、配套动力：7.5kw、设计切草长度10、15mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：240mm、喂入方式：自动喂入、生产率：15000kg/h。","","2400.0000","非通用类","","云南省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","云南精驰农机有限公司","铡草机","9ZT-4.0","外形尺寸长宽高：1180mmX500mmX890、配套动力：4kw、设计切草长度：15mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：240mm、喂入方式：自动喂入、生产率：4000kg/h。","","630.0000","非通用类","","云南省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南精驰农机有限公司","青贮切碎机","93QS-20","外形尺寸长宽高：2150mm*600mm*1000、配套动力：11kw、设计切草长度：10mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：400mm、喂入方式：自动喂入、生产率：20000kg/h。","","2400.0000","非通用类","","云南省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH200A型悬挂式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSH200A；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：2860×2540×1950；4、药箱容量L：1000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：14；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：3.0；9、配套泵流量L/min：70-80；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):28；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","","1650.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH200C型悬挂式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSH200C；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：4000×2380×2460；4、药箱容量L：1200；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：21；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):42；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","","6300.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH200D型悬挂式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSH200D；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3050×5000×2300；4、药箱容量L：2000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：25；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):50；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","","6300.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH300型牵引式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSH300；2、结构型式：牵引式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：4410×2300×2220；4、药箱容量L：3000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：18；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：160-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):36；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","","6300.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1200VRT型悬挂式变量喷杆喷雾机","1、规格型号：3W-1200VRT；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3010×3200×1900；4、药箱容量L：1200；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：18.5；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：130；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):37；13、配套喷头雾锥角（度）：110；14、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；15、配套喷头间隔(mm):500;","","6300.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1800VRT型悬挂式变量喷杆喷雾机","1、规格型号：3W-1800VRT；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3560×4190×2190；4、药箱容量L：1800；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：21；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min：163；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):42；13、配套喷头雾锥角（度）：110；14、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；15、配套喷头间隔(mm):500;","","6300.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSHZ2000-21型自走式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSHZ2000-21；2、结构型式：自走式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：6400×3110×3280；4、整机工作压力mpa：0.3-0.5；5、整机喷杆展开宽度M：21；6、限压安全装置结构形式：微启式安全阀；7、限压安全装置限定压力Mpa：0.6；8、配套动力名称：柴油机；9、配套动力结构形式：四缸立式四冲程水冷循环式；10、配套动力标定功率KW：66.2；11、配套动力标定转速r/min：2300；12、液泵结构形式：隔膜泵；13、液泵额定压力Mpa:2.0；14、液泵额定流量L/min：163；15、药箱材质：不锈钢；16、药箱容积L：2000；17、喷射部件喷杆材质：不锈钢；18、喷射部件最高允许工作压力Mpa：3；19、蓄电池类型：铅酸蓄电池；20、蓄电池容量Ah：60；21、蓄电池标称电压V：12。","","17500.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSHZ600-12型自走式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSHZ600-12；2、结构型式：自走式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：4600×2300×3270；4、整机工作压力mpa：0.3-0.5；5、整机喷杆展开宽度M：12；6、限压安全装置结构形式：微启式安全阀；7、限压安全装置限定压力Mpa：0.6；8、配套动力名称：柴油机；9、配套动力结构形式：四缸立式四冲程水冷循环式；10、配套动力标定功率KW：40.4；11、配套动力标定转速r/min：2400；12、液泵结构形式：隔膜泵；13、液泵额定压力Mpa:2.0；14、液泵额定流量L/min：65.5；15、药箱材质：不锈钢；16、药箱容积L：600；17、喷射部件喷杆材质：不锈钢；18、喷射部件最高允许工作压力Mpa：3；19、蓄电池类型：铅酸蓄电池；20、蓄电池容量Ah：60；21、蓄电池标称电压V：12。","","18600.0000","通用类","","河北省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","邯郸市升华机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH100型悬挂式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WSH100；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1950×880×1150；4、药箱容量L：400；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：8；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.5；9、配套泵流量L/min：45-48；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):16；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；","","730.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.3","捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：弹齿式","28400.00","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-450","配套动力范围（kW）：132.3-176.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4600*2650*1770；犁体数量（个）：4+4；翻转机构型式：液压翻转","","2300.0000","非通用类","","山东省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","粮食干燥机","HG-100T","结构型式：连续式（间接加热）；外型尺寸（长*宽*高）：2540*1920*14860mm；处理量（玉米）：≥120t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥100t/d（10%≤降水幅度≤15%）；燃烧机型式：热风炉；点火方式：人工；燃料：煤；电机总功率：70.4kw；安全装置：干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置；电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控制；料位器过载装置。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","粮食干燥机","HG-150T","结构型式：连续式（间接加热）；外型尺寸（长*宽*高）：3140*2770*19060mm；处理量（玉米）：≥180t/d（5%≤降水幅度为<10%）、≥150t/d（10%≤降水幅度≤15%）；燃烧机型式：热风炉；点火方式：人工；燃料：煤；电机总功率：111kw；安全装置：干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置；电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控制；料位器过载装置。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","连续式粮食干燥机","HG-200T","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×3000mm×19100mm；处理量：≥240t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥200t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%~15%；干燥段数量：2个；缓苏段数量：3个；冷却段高度：1820mm；烘干机净容积：110m³；热风温度范围：120℃~160℃；1号热风机型号名称：Y4-73-10C型锅炉离心引风机；风压2359Pa；流量：44000m³/h；电机功率：37kW；2号热风机型号名称：Y4-73-9C型锅炉离心引风机；风压：2100Pa；流量40128m³/h；电机功率：30kW；冷却风机型号名称：4-72-10C型离心通风机；电机功率：30kW；烘干机电机总功率：151.55kW；热风炉型号名称/燃料种类：DZL-4TH轻型链条炉排/煤、生物质；热风炉热功率（输出热量）：1008×10的四次方kJ/h、240×10的四次方kcal/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47-8C型锅炉离心引风机；电机功率：22kW。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","连续式粮食干燥机","HG-300T","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×3000mm×23750mm；处理量：≥400t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥340t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%~15%；干燥段数量：2个；缓苏段数量：3个；冷却段高度：1820mm；烘干机净容积：174.3m³；热风温度范围：120℃~160℃；1号热风机型号名称：Y4-73-12C型锅炉离心引风机；风压2479Pa；流量：56000m³/h；电机功率：55kW；2号热风机型号名称：Y4-73-10C型锅炉离心引风机；风压：2359Pa；流量44000m³/h；电机功率：37kW；冷却风机型号名称：4-72-10C型离心通风机；电机功率：30kW；烘干机电机总功率：196.85kW；热风炉型号名称/燃料种类：DZL-6TH轻型链条炉排/煤、生物质；热风炉热功率（输出热量）：1512×10的四次方kJ/h、360×10的四次方kcal/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47-9C型锅炉离心引风机；电机功率：30kW。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","连续式粮食干燥机","HG-500T","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×4000mm×28060mm；处理量：≥560t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥500t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%~15%；干燥段数量：3个；缓苏段数量：3个；冷却段高度：3640mm；烘干机净容积：210m³；热风温度范围：120℃~160℃；1号热风机型号名称：Y4-73-12C型锅炉离心引风机；风压2705Pa；流量：68990m³/h；电机功率：75kW；2号热风机型号名称：Y4-73-11C型锅炉离心引风机；风压：2580Pa；流量49000m³/h；电机功率：55kW；3号热风机型号名称：Y4-73-10C型锅炉离心引风机；风压：2359Pa；流量44000m³/h；电机功率：37kW；冷却风机型号名称：4-72-12C型离心通风机；电机功率：37kW；烘干机电机总功率：325.15kW；热风炉型号名称/燃料种类：DZL-10TH轻型链条炉排/煤、生物质；热风炉热功率（输出热量）：2520×10的四次方kJ/h、600×10的四次方kcal/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47-10C型锅炉离心引风机；电机功率：37kW。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","山东弘发兴凯实业股份有限公司","秸秆压捆机","HFW-120","结构尺寸(长*宽*高mm):10000X11000X4000整机质量(kg):16800配套动力(kw):59.1喂入口宽度:2300mm打捆活塞速度:5.5行程/min打结器类型:手动打结草捆密度:197kg/m3成捆率:100%草捆抗摔率:100%规则草捆率:100%吨草能耗:0.72KW●h/t捆扎材料消耗量:1.09kg/t纯工作小时生产率:6308kg/h压捆形状:方捆","","11100.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","山东弘发兴凯实业股份有限公司","秸秆压捆机","HFW-90","结构尺寸(长*宽*高mm):7890X5453X2300整机质量(kg):9000配套动力(kw):22喂入口宽度:1200mm打捆活塞速度:6.5行程/min打结器类型:手动打结草捆密度:179Kg/m3成捆率:100%草捆抗摔率:100%规则草捆率:100%吨草能耗:0.72KW●h/t捆扎材料消耗量:1.3kg/t纯工作小时生产率:2420kg/h压捆形状:方捆","","11100.0000","通用类","","山东省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南中旗农机科技有限公司","粮食烘干机","5HL-7.5","结构型式：连续式；整机质量：18600kg（塔重）","","106900.0000","通用类","","河南省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","农沃农业机械（潍坊）有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-180","型号名称：9YQ-180型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：930；压缩室直径mm：570；卷压滚筒数量：14个；卷压滚筒直径mm:150；缠捆方式（绳或网）：缠绳；配套动力范围KW：40.4-58.5；","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","农沃农业机械（潍坊）有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230","型号名称:9YQ-230型圆草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度mm:2300;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度mm:1050;压缩室直径mm:570;卷压滚筒数量:14个；卷压滚筒直径mm:150;缠捆方式（绳或网）:缠绳；配套动力范围KW:58.8-88.2;","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊飞奥农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-180","型号名称：9YQ-180型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：930；压缩室直径mm：570；卷压滚筒数量：14个；卷压滚筒直径mm:150；缠捆方式（绳或网）：缠绳；配套动力范围KW：40.4-58.5；","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊飞奥农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230","型号名称:9YQ-230型圆草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度mm:2300;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度mm:1050;压缩室直径mm:570;卷压滚筒数量:14个；卷压滚筒直径mm:150;缠捆方式（绳或网）:缠绳；配套动力范围KW:58.8-88.2;","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊飞奥农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230D","型号名称：9YQ-230D型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式  ：滚筒式；压缩室宽度mm:1200；压缩室直径mm:1050；卷压滚筒数量：22个；卷压滚筒直径mm:152；缠捆方式（绳或网）：尼龙编织网；配套动力范围KW:58.8-88.2；","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕精量播种机","2BQMG-8","排种器型式：精量排种器\n播种行数：8行\n结构型式：牵引式","3900.00","3900.0000","通用类","","黑龙江"]
["种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕精量播种机","2BQMG-6","排种器型式：精量排种器\n播种行数：6行\n结构型式：牵引式","","3900.0000","通用类","","黑龙江"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上压块机","江苏金禾新能源机械有限公司","生物质压缩成型机","11JH1300","主要参数：11JH1300生物质压缩成型机,结构形式:立式环模,外形尺寸:3800*2000*2100mm,整机质量:7000kg；主电机功率:132KW,主轴转速:35转/分钟,生产率:5000kg/h,压模内径φ1303；模块个数:96个,模孔尺寸:φ32,压轮直径φ420,压轮数量:3只\n配置参数：电机上料仓3KW/4P两台，上料输送2.2KW/4P两台。出料输送2.2KW/4P一台。","30000.00","30000.0000","非通用类","","黑龙江农垦"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","四川省井研蓬兴机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40","外形尺寸长宽高：420mm*910mm*1050、转子直径：φ405mm、配套动力：5.5kw-11kw、整机质量：44kg。","","530.0000","非通用类","","四川省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000AD型自走式喷杆喷雾机","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000AD;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：4950x2400x3045;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2720；前最大轮距（mm）：1820；后最大轮距（mm）：1820；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：4.0；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","","18600.0000","通用类","","山东省"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m及以上","酒泉华创戈壁农业科技有限公司","耙齿式残膜捡拾机","1MFHJ-300","规格型号;1MFHJ-300。配套动力；54.4～68.0kW。工作状态外形尺寸；（长×宽×高）3250×1800×950\t\nmm。运输地隙；≥400mm。工作幅宽；3000mm。生产率；0.36kg/h。","","1300.0000","非通用类","","甘肃省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","浙江杭拖实业投资有限公司","轮式拖拉机","宁野350-3","30马力≤25.8kW＜40马力；驱动方式：两轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3100×1520×2315(安全架)mm；轴距或履带接地长：1620mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1100/1230mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1100～1400/1130～1430mm；最小离地间隙及部位：280（前配重）mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1052mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：1443kg；标准配重(前/后)：91/80kg；最小使用比质量：55.93kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：26.87km/h；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：天津永聚机械制造有限公司；空气滤清器型号：K495；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ115×380mm；排气管消声腔质量：3.5kg；驾驶员座椅型号：80型；驾驶员座椅生产厂：宁波史丹利汽车部件有限公司；安全带型号：A8bN118；安全带生产厂：中国直升机设计研究所 （汽车安全设备厂）；转向系型式：机械；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式： 机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-15/11.2-24；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-E310；液压输出组数：单路输出；工作装置安全阀全开压力：18±0.5 MPa ；动力输出轴花键数目：8或6；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装件液压输出组数：两组；","","7700.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖实业投资有限公司","轮式拖拉机","宁野354-3","30马力≤25.8kW＜40马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) ： 3100×1520×2315(安全架)mm ；轴距或履带接地长：1620mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1230mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1130～1430mm；最小离地间隙及部位：256（前桥）mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1052mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：1595kg；标准配重(前/后)：91/80kg；最小使用比质量：61.82kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：26.87 km/h ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：天津永聚机械制造有限公司；空气滤清器型号：K495；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ115×380mm；排气管消声腔质量：3.5kg；驾驶员座椅型号：80型；驾驶员座椅生产厂：宁波史丹利汽车部件有限公司；安全带型号：A8bN118；安全带生产厂：中国直升机设计研究所 （汽车安全设备厂）；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式： 机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-E310；液压输出组数：单路输出；工作装置安全阀全开压力：18±0.5 MPa ；动力输出轴花键数目：8或6；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装件液压输出组数：两组；","","9700.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖实业投资有限公司","轮式拖拉机","宁野454-2","40马力≤33.1kW＜50马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) ：3520×1590×2375(安全架)mm ；轴距或履带接地长：1955mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1305mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300～1500mm；最小离地间隙及部位：310（前桥）mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1165mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：1925kg；标准配重(前/后)：90/160kg；最小使用比质量：58.16kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：27.21 km/h ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：天津永聚机械制造有限公司；空气滤清器型号：K495；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ115×380mm；排气管消声腔质量：3.5kg；驾驶员座椅型号：80型；驾驶员座椅生产厂：宁波史丹利汽车部件有限公司；安全带型号：A8bN118；安全带生产厂：中国直升机设计研究所 （汽车安全设备厂）；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式： 机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-E310；液压输出组数：单路输出；工作装置安全阀全开压力：18±0.5 MPa ；动力输出轴花键数目：8或6；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装件液压输出组数：两组；","","12300.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖实业投资有限公司","轮式拖拉机","宁野504","50马力≤36.8kW＜60马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) ：3520×1620×2420(安全架)mm ；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距： 1300/1455 mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300～1500mm；最小离地间隙及部位：346（前桥）mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1165mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：1990 kg；标准配重(前/后)：91/160kg；最小使用比质量：54.08kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：29.95 km/h ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：天津永聚机械制造有限公司；空气滤清器型号：K495；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ115×380mm；排气管消声腔质量：3.5kg；驾驶员座椅型号：80型；驾驶员座椅生产厂：宁波史丹利汽车部件有限公司；安全带型号：A8bN118；安全带生产厂：中国直升机设计研究所 （汽车安全设备厂）；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式： 机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-E310；液压输出组数：单路输出；工作装置安全阀全开压力：18±0.5 MPa ；动力输出轴花键数目：8或6；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装件液压输出组数：两组；","","15200.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖实业投资有限公司","轮式拖拉机","宁野554","50马力≤40.5kW＜60马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途； 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) ：3720×1690×2420(安全架)mm ；轴距或履带接地长：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距： 1300/1455 mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1300～1550/1355～1655mm；最小离地间隙及部位：346（前桥）mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1165mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；最小使用质量：2025kg；标准配重(前/后)：91/160kg；最小使用比质量：54.08kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：30.09 km/h ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：天津永聚机械制造有限公司；空气滤清器型号：KY250A；空气滤清器型式：湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：（椭圆138×115）×长590mm；排气管消声腔质量：4.5kg；驾驶员座椅型号：80型；驾驶员座椅生产厂：宁波史丹利汽车部件有限公司；安全带型号：A8bN118；安全带生产厂：中国直升机设计研究所 （汽车安全设备厂）；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式： 机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：开心、半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-E316；液压输出组数：单路输出；工作装置安全阀全开压力：18±0.5 MPa ；动力输出轴花键数目：8或6；动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装件液压输出组数：两组；","","15200.0000","通用类","","浙江省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖实业投资有限公司","轮式拖拉机","宁野404-2","40马力≤29.5kW＜50马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3250×1550×2315(安全架)mm；整机轴距：1840mm；整机轮距(前轮/后轮)：1200/1130～1430mm；整机常用轮距(前轮/后轮)：1200/1230mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：固定式/翻置辐板调节；整机最小离地间隙：300mm；整机最小使用质量：1560kg；整机标准配重(前/后)：90/80kg；整机最大配重(前/后)：90/160kg；整机前进/倒退/爬行档位数：8/2/0；整机主变速/副变速/其他档位数：5/2/0；整机各档理论速度：前进挡：2.39；3.07；4.86；7.83；10.21；13.11；20.76；33.45倒退档：2.24；9.42km/h；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：≥25.25kW；整机最大牵引力：≥8.9kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：天津永聚机械制造有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：201233（OECD）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；发动机空气滤清器型式：油浴式；发动机空气滤清器型号：K495；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：113×420mm；排气管消声器（含消声腔）重量：3.2kg；前照灯型号：ND140×90T-1；前照灯生产厂：丹阳市强恺车灯厂；前照灯认证证书编号或检验报告编号：2009委送字车灯类2765号；前照灯认证单位或检测机构：江苏省车用灯具产品质量监督检验中心；后视镜型号：140型；后视镜生产厂：丹阳市强恺车灯厂；后视镜认证证书编号或检验报告编号：TB10HJ320061；后视镜认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；驾驶员座椅型号: 280.44.125；驾驶员座椅型式：减震座椅；驾驶员座椅生产厂：宁波史丹利汽车部件有限公司；","","12300.0000","通用类","","浙江省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","酒泉华创戈壁农业科技有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","型号名称；1LYF-325型液压翻转犁。结构型式；悬挂式（调幅）。工作状态外形尺寸（长×宽×高）；2300×1180×1300㎜。犁体数量；6个。犁体幅宽；250㎜。总工作幅宽；750mm。犁轮数量；2个。油缸数量；2个。","","990.0000","非通用类","","甘肃省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","酒泉华创戈壁农业科技有限公司","液压翻转犁","1LF-527","型号名称；1LF-527型液压翻转犁。工作状态外形尺寸（长×宽×高）3235×1980×1400㎜。犁体数量；10个。犁体幅宽；27㎜。总工作幅宽；1350㎜。犁体纵向距离；400㎜。油缸数量；1个。","","2100.0000","非通用类","","甘肃省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫诚烘干设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HGJ-100","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2600×2600×17400mm；处理量：5%≤降水幅度＜10%≥150t/d、10%≤降水幅度≤15%≥100t/d；降水幅度：5%~15%；缓苏段数量/每段高度：3个/900mm；干燥段数量/每段高度：3个/3600mm、3600mm、900mm；干燥机净容积：49m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：126℃~154℃；热风机数量：2；型号名称：Y4-73-8D通风机、Y4-73-8D通风机；转速：1470r/min、1760r/min;风压：1346Pa、1192Pa；流量：29528m³/h、24618m³/h；电机功率：18.5kW、18.5kW；冷却风机数量：1；型号名称：4-72-6C通风机；转速：1800r/min;风压：1542Pa；流量：13008m³/h；电机功率：11kW；热风炉型号名称：DZL2T热风炉；炉排型式：链条自动式；换热器型式：多排列管式；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；转速：2200r/min;流量：18525m³/h；电机功率：18.5kW；热功率输出热量：5.04×10的六次方kJ/h、1.20×10的六次方Kcal/h；燃烧种类：煤；鼓风机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫诚烘干设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HGJ-150","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2600×2600×19100mm；处理量：5%≤降水幅度＜10%≥225t/d、10%≤降水幅度≤15%≥150t/d；降水幅度：5%~15%；干燥段数量/每段高度：1个/12600mm；干燥机净容积：72m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：144℃~165℃；热风机数量：2；型号名称：Y4-73-9D通风机、Y4-73-8D通风机；转速：1470r/min、1470r/min;风压：1644Pa、1250Pa；流量：25976m³/h、22530m³/h；电机功率：22kW、18.5kW；冷却风机数量：1；型号名称：4-72-7C通风机；转速：1600r/min;风压：1733Pa；流量：20628m³/h；电机功率：11kW；热风炉型号名称：DZL3T热风炉；炉排型式：链条自动式；换热器型式：多排列管式；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；转速：2320r/min;流量：19556m³/h；电机功率：22kW；热功率输出热量：7.5×10的六次方kJ/h、1.8×10的六次方Kcal/h；燃烧种类：煤；鼓风机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW。","106900.00","106900.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","主要参数：型号：4YZP-3C；工作行数3行割台，工作幅宽1.820m，结构型式：自走式（轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田）\n配套动力：配套发动机额定功率58.8KW，发动机额定转速2400r/min，发动机结构型式涡轮增压，排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。\n整机外形尺寸（长×宽×高）5200×2320×2640mm，行距600mm，最小离地间隙230mm，果穗升运器布置位置右置，摘穗机构型式板式，剥皮机构型式螺旋橡胶辊式，割台型式卧式，割刀型式定刀，风扇3个，风扇型式离心式和轴流式，秸秆粉碎还田机构型式滚刀式，秸秆粉碎还田机构位置前置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽1800mm，驾驶室型式简易式，变速机构型式机械式，驱动桥型式（前、后）变速驱动桥/转向驱动桥，制动器型式前桥鼓式，轴距2360mm，导向轮轮距1670mm，驱动轮轮距1750mm，导向轮轮胎规格6.5-16，驱动轮轮胎规格9.5-20。","","37700.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：4590*2040*3030mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：11200mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：1010mm，驾驶室型式：简易式，轴距：2100mm，前最大轮距：1500mm，后最大轮距：1500mm，药箱材质：塑料，药箱容积：700L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：100Ah，标称电压：12V。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：5530*2140*3050mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：13800mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：1010mm，驾驶室型式：简易式，轴距：2100mm，前最大轮距：1500mm，后最大轮距：1500mm，药箱材质：塑料，药箱容积：700L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：100Ah，标称电压：12V。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：5660*2130*3030mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：13800mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：1010mm，驾驶室型式：简易式，轴距：2100mm，前最大轮距：1800mm，后最大轮距：1800mm，药箱材质：塑料，药箱容积：700L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：100Ah，标称电压：12V。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：4680*2050*2950mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：11200mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：930mm，驾驶室型式：简易式，轴距：2100mm，前最大轮距：1790mm，后最大轮距：1790mm，药箱材质：塑料，药箱容积：700L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：100Ah，标称电压：12V。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：5700*2300*3030mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：17100mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：1010mm，驾驶室型式：简易式，轴距：2100mm，前最大轮距：1500mm，后最大轮距：1500mm，药箱材质：塑料，药箱容积：700L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：100Ah，标称电压：12V。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：5600*2150*2950mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：13800mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：940mm，驾驶室型式：简易式，轴距：2100mm，前最大轮距：1500mm，后最大轮距：1500mm，药箱材质：塑料，药箱容积：700L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：100Ah，标称电压：12V。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","自走履带式旋耕机","1GZL-120","1.结构型式：全喂入履带自走式；2.外型尺寸（长×宽×高）：2770*1350*1490mm；3.配套动力生产企业：常柴股份有限公司；4.配套动力牌号型号：L28;5.配套动力结构型式：卧式、单缸、水冷、四冲程、直喷；6.配套动力气缸数量：1个；7.配套动力标定功率：18KW;8.配套动力标定转速：2200r/min;9.作业幅宽：120cm;11.变速箱档位数（前进/后退):3/1;12.整机质量:990kg;13.作业小时生产率：0.15-0.20hm;13.单位作业量燃油消耗量：≤25kg/h㎡；14.作业档位：3；15.最小离地间隙：190mm；16.旋耕装备联接方式：连杆结构；17.工作部件传动方式：侧边链轮；18.发动机与离合器联接方式：皮带；19.制动器型式：湿式摩擦片；20.刀辊总安装刀数：24片；21.刀辊旋耕刀型号：IT245;22.轨距：850mm;23.履带节距：90mm;24.履带节数：36节；25.履带宽：280mm","","8300.0000","通用类","","湖南省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","浙江新昌力丰农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-700","捡拾器宽度：700 mm，\n压缩室直径：570 mm，\n压缩室宽度：700 mm\n捡拾器结构型式：弹齿捡拾式，\n卷压滚筒数量：12个，\n工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1300 X 1450 X 1250mm，\n草捆尺寸：直径610×700 mm；\n配套动力：22.0～36.8 kw","","7300.0000","通用类","","浙江省"]
["耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","山东华盛农业药械有限责任公司","微耕机","1WG2.0-60","序号\t项\t目\t设计值\n1\t型号名称\t1WG2.0-60型微耕机\n2\t结构型式\t前置式\n3\t配套发动型号名称\t160F-1型汽油机\n5\t配套发动标定功率\t2.0kw\n7\t配套发动起动方式\t手拉启动\n8\t配套发动燃油种类\t汽油\n9\t整机外形尺寸（长×宽×高）\t1460×670×830mm\n10\t作业速度\t0.05～0.1m/s\n12\t作业小时生产率\t≥0.02hm2/(h•m)\n13\t单位作业面积燃油消耗量\t≤35kg/hm2\n14\t工作幅宽\t600mm\n15\t刀辊总安装刀数\t18\n16\t旋耕刀型号\tRT165","","510.0000","非通用类","","山东省"]
["田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东华盛农业药械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4","序号\t项目\t设计值\n1\t型号名称\t3TGQ-4型田园管理机\n2\t结构型式\t双轴；轮式\n3\t外形尺寸(长×宽×高)\t1160×640×870mm\n4\t扶把水平调整（可调/不可调）\t可调\n5\t扶把上下调整（可调/不可调）\t可调\n6\t发动机输出传动方式\t皮带传动\n7\t主离合器型式\t涨紧式\n8\t主离合器状态\t常开\n9\t标定（额定）功率\t4.0kW\n10\t标定（额定）转速\t3600r/min\n11\t配套培土装置型式\t旋刀式\n12\t配套培土装置最大工作宽度\t300mm\n13\t配套开沟装置型式\t旋刀式\n14\t配套开沟装置最大工作宽度\t240mm","","710.0000","非通用类","","山东省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-280A","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3700×2895×1300mm  6、最大工作幅宽2800mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","","12800.0000","非通用类","","河北省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-350A","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)4000×3596×1300mm  6、最大工作幅宽3500mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","","15300.0000","非通用类","","河北省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-300A","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3095×1300mm  6、最大工作幅宽3000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","","15300.0000","非通用类","","河北省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-320A","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3295×1300mm  6、最大工作幅宽3200mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","","15300.0000","非通用类","","河北省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-200A","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2095×1300mm  6、最大工作幅宽2000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","","12800.0000","非通用类","","河北省"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","河北超平农机制造有限公司","卫星平地机","12WP-250A","卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2595×1300mm  6、最大工作幅宽2500mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度700mm","","12800.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","湖南省小黄牛农机制造有限公司","采茶机","4CS-90","1、结构形式：双人背负式\n2、刀片形状：平行\n3、结构质量（㎏）:13\n4、配套动力：汽油机\n5、标定功率（kW）：1.41\n6、标定功率/转速（r/min）：6500\n7、传动方式：软轴传动\n8、切割器宽度（mm）：900\n9、切割刀片长度（mm）：955","","2300.0000","非通用类","","湖南省"]
["农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","湖南省小黄牛农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-27","1、结构形式：盘式\n2、传动形式：皮带传动\n3、加压形式:单柱丝杆式加压\n4、控制方式：人工控制\n5、揉桶直径（mm）：270\n6、揉桶高度（mm）:200\n7、肉盘内径（mm）：420\n8、棱骨数量（根）：内棱骨4、外棱骨12\n9、配套动力：电机\n10、标定功率（kW）：0.56\n11、揉桶回转转速（r/min）：60","","840.0000","非通用类","","湖南省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1604","发动机标定功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","","61000.0000","通用类","","山东省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-4","结构形式：循环式；批处理量：4T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*1886*4540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：7.55kW；整机质量：1490kg；加热方式：间接加热；装机容量：10.34m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","","14700.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-10","10T循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：10T；外形尺寸（长×宽×高）：4750*2472*8460mm；；电机总功率：7.55kW；整机质量：2150kg；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2086*1886*6030MM","","29500.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-12","12T 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜 ）结构形式：固定式；批式循环；批处理量：12T；外形尺寸（长×宽×高）：4750×2472×9460mm；热源方式：燃烧机；燃料：柴油；电机总功率：7.55 KW；整机质量：2370kg；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2086*1886*7030MM","","29500.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-15","15T 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：批式循环；批处理量：15T；外形尺寸（长×宽×高）：4750×2672×10662mm；热源方式：燃烧机/热风炉；燃料：柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳；电机总功率：7.55KW；整机质量：2570kg；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2086*2086*8232MM","","29500.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20","20T 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：批式循环；批处理量：20T；外形尺寸（长×宽×高）：5650*3199*10994mm；整机质量：5550kg；电机总功率：11.62KW；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2384*2584*7232MM","","34600.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-25","25T:循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：25T；外形尺寸（长×宽×高）：5650×3199×12694mm；；电机总功率：11.62kW；整机质量：5850kg；加热方式：间接加热；安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸：2300*2500*10330mm","","34600.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30D","30d:循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：30T；外形尺寸（长×宽×高）：5650×3199×14194mm；；电机总功率：15.12kW；整机质量：6150kg；加热方式：间接加热；安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体内尺寸：2300*2500*11830mm","","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30H","30h:循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：30T；外形尺寸（长×宽×高）7350×3436×14844mm；；电机总功率：15.12kW；整机质量：6450kg；加热方式：间接加热；安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体内尺寸：2300*2500*12480mm","","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-50","50T  循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜 满量报警器）结构形式：批式循环；批处理量：50T；外形尺寸（长×宽×高）：7653×4724×18918mm；加热方式：间接加热；热源方式：燃烧机/热风炉；燃料：柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳；电机总功率：28.25KW；整机质量：13890kg;箱体内尺寸：3064*3128*12734mm","","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-60","60t: 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜 满量报警器）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：60T；外形尺寸（长×宽×高）：7653×4724×20958mm；；电机总功率：28.25kW；整机质量：14190kg；加热方式：间接加热；安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置: 箱体内尺寸：2984*3048*15412mm","","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20D","20D 结构形式：循环式；批处理量：20T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*2586*10250mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：11.1kW；整机质量：4050kg；加热方式：间接加热；装机容量：40.38m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","","34600.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30","30 结构形式：循环式；批处理量：30T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2386*3426*9530mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：20.15kW；整机质量：6350kg；加热方式：间接加热；装机容量：56.67m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-35","结构形式：循环式；批处理量：35T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064*3128*9540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：17.8kW；整机质量：11500kg；加热方式：间接加热；装机容量：63.87m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230","型号名称：9YQ-230型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1000mm;压缩工作部件数量:18个；卷压滚筒直径：200mm:捆扎方式：网；配套动力范围：66.2～110.3kW","","16000.0000","通用类","","吉林省"]
["水产机械","水产养殖机械","增氧机","普通型增氧机","金湖华伟机械有限公司","叶轮式增氧机","ZY-3G","型号    ZY-3G    外形尺寸（直径*高）mm   ø2720*920\n浮体材料  塑料      浮体体积m³  0.0461*3\n配套动力   3KW       叶轮转速   r/min     125\n叶轮直径mm  760      叶轮数   12\n叶轮锥角    120°","","310.0000","非通用类","","江苏省"]
["种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","铁岭市清河正兴机械配件制造有限公司","勺夹式播种机","2BSJ-2","排种器型式：勺夹式","930.00","930.0000","非通用类","","辽宁省"]
["种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","铁岭市清河正兴机械配件制造有限公司","免耕播种机","2BMZ-2","排种器型式：指夹式","900.00","900.0000","通用类","","辽宁省"]
["田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","烟台市伊格斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","结构形式：双轴，轮式；外形尺寸：1450*720*960;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；额定功率：4KW；额定转速：3600r/min;配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：260mm","","710.0000","非通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东凯诺农业发展有限公司","方草捆捡拾打捆机","9YFQ-2250","型号名称：9YFQ-2250型方草捆捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：328×440mm；捆扎方式：自动套袋；配套动力范围：≥110kW；","","28400.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","4.5m及以上侧向旋转式搂草机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","牵引式水平旋转搂草机","9LS-6.2","结构型式：旋转式；挂接方式：牵引式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：8000X6200X1450mm；\n搂齿数量：160个；搂草盘数量：2盘；搂草盘直径：φ2810mm","","4300.0000","非通用类","","内蒙古自治区"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKN-140","单轴；耕幅1400mm；外形尺寸（长×宽×高）：900×1650×1050mm；耕深：120-160mm；配套动力：22.1-29.4kW；结构质量：276kg；总安装刀数：40把，旋耕刀型号：IT225","","300.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKN-160","单轴；耕幅1600mm；外形尺寸（长×宽×高）：1000×1850×1030mm、耕深：120-160mm、配套动力：33.1-40.4kW、结构质量：296kg、总安装刀数：44把、旋耕刀型号：IT225","","900.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-180","单轴；1800mm；外形尺寸（长×宽×高）：1120×1940×1060mm、耕深：120-180mm、配套动力：51.4-66.2kW、总安装刀数：48把、旋耕刀型号：IT245","","900.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-200","单轴；耕幅2000mm；外形尺寸（长×宽×高）：1120×2120×1050mm、耕深：120-180mm、配套动力：66.2-73.5kW、总安装刀数：52把、旋耕刀型号：IT245","","1600.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-220","单轴；耕幅2200mm；外形尺寸（长×宽×高）:1160×2380×1220mm、耕深：120-180mm、配套动力：73.5-88.2kW、总安装刀数：60把、旋耕刀型号：IT245","","1600.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-230","单轴；耕幅2300mm；外形尺寸（长×宽×高）：1160×2580×1220mm、耕深：120-180mm、配套动力：73.5-88.2kW、总安装刀数：64把、旋耕刀型号：IT245","","1600.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-240","单轴；耕幅2400mm；外形尺寸（长×宽×高）：1150×2620×1220mm、耕深：120-180mm、配套动力：95.5-110.3kW、总安装刀数：64把、旋耕刀型号：IT245","","1600.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-250","单轴；耕幅2500mm；外形尺寸（长×宽×高）：1150×2780×1350mm、耕深：120-180mm、配套动力：95.5-110.3kW、总安装刀数：68把、旋耕刀型号：IT245","","2200.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-260","单轴；耕幅2600mm；外形尺寸（长×宽×高）：1150×2880×1220mm、耕深：120-180mm、配套动力：102.9-117.6kW、总安装刀数：68把、旋耕刀型号：IT245","","2200.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-280","单轴；耕幅2800mm；外形尺寸（长×宽×高）：1150×3050×1350mm、耕深：120-180mm、配套动力：110.2-132.4kW、总安装刀数：76把、旋耕刀型号：IT245","","2200.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","翻转浅耕深松机","1SLF-180","深松部件8铲；外形尺寸（长×宽×高）：3876×1758×1824mm、配套功率：110.3-154.4kW、铲间距：450mm、深松深度：350-450mm、深松铲结构形式：凿式","","2300.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","翻转浅耕深松机","1SLF-225","深松部件10铲；外形尺寸（长×宽×高）：4396×2216×1823mm、配套功率：132.4-154.4kW、铲间距：450mm、深松深度：350-450mm、深松铲结构形式：凿式","","2300.0000","通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","深松机","1S-350","深松部件7铲；外形尺寸（长×宽×高）：2450×3050×1300mm、结构质量：380kg、配套动力：80.9-88.3kW、工作幅宽：3500mm、铲间距：560mm、深松深度：250-350mm","","2900.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","沧州佰林机械制造有限公司","粉碎捡拾压捆机","9FJY-220","捡拾器宽度：2200mm;捡拾器结构型式：垂爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：1470×1720mm;配套动力：≥110.2KW","28400.00","28400.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","圆捆打捆机","9YG-2200","1、捡拾器宽度：2235mm； 2、压捆室容积：1.7m³ 3、捡拾器结构型式：弹齿式4、;压缩式直径：1250mm 5、压缩式长度：1400mm 6、配套动力：≥75Kw","","28400.0000","通用类","","黑龙江"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东派沃新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HRG-75","型号：5HRG-75； 功率：12.7kw； 烘房尺寸：9625mm×2850mm×3700mm； 脱水方式：热泵整体脱水","9300.00","9300.0000","非通用类","","广东省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东派沃新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HRG-35","型号：5HRG-35； 功率：13.6kw； 烘房尺寸：10100mm×2300mm×2700mm； 脱水方式：热泵整体脱水","","9300.0000","非通用类","","广东省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东派沃新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HRG-22","型号：5HRG-22； 功率：4.3kw； 烘房尺寸：7000mm×2200mm×2500mm； 脱水方式：热泵整体脱水","","9300.0000","非通用类","","广东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","山东裕田机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.0","9YQ-1.0型圆草捆打捆机捡拾宽度为1.0米，该机器结构形式为弹齿式，卷压辊筒数量为12个，工作状态尺寸为长2.4米（牵引作业状态），宽1.7米，高1.3米，配套动力大于等于30千瓦。","","7300.0000","通用类","","山东省"]
["耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-425","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm;2680×1500×1170；配套拖拉机标定功率kW：44.1-73.5；翻转机构型式：液压式； 犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4；犁体幅宽mm:250；犁铧类型：通用型；犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：1000；犁体纵向距离mm：550；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：60-200；油缸数量：1","2300.00","2300.0000","非通用类","","河北省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","深松机","1S-200","外形尺寸（长×宽×高）mm:1680×2830×1330；结构质量（kg):535；配套动力（kW):≥88.2;深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量（个）：6；工作幅宽（cm):200;铲间距（cm)60，两侧：35;传动机构型式：三点旋挂式；耕深深松（cm):30-40;作业速度（km/h):2-5；作业小时生产率hm2/h):0.5-1.2","","2900.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","圆草捆机","9YG-1.8","捡拾器宽度(mm):1800;挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm):1500;压缩室直径（mm）：1220；卷压工作部件数（个）：14；卷压滚筒直径（mm):300;捆扎方式：自动绳打捆；配套动力（kW)≥40.4","","28400.0000","通用类","","安徽省"]
["耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","深松机","1S-180","外形尺寸（长×宽×高）mm:2100×1050×1310；结构质量（kg):280；配套动力（kW):≥51.5;深松铲结构型式：凿形铲；深松铲数量（个）：6；工作幅宽（cm):180;铲间距（cm):30;传动机构型式：旋挂式；耕深深松（cm):25-36;作业速度（km/h):≤4；作业小时生产率hm2/h):≥0.5","","2900.0000","通用类","","安徽省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5","称重系统最大称量（Kg):5000;配套动型式：电机；配套动力功率范围（kW):22-30;搅拌仓容积（m3):5;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）（mm):3540×2140×2720;主搅龙数量（个）：1；轮胎规格：6.5-16；轮距（mm):1730","","15400.0000","非通用类","","安徽省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-12","称重系统最大称量（Kg):5000;配套动型式：电机；配套动力功率范围（kW):18-22;搅拌仓容积（m3):12;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）（mm):4210×1650×2540;主搅龙数量（个）：1；轮胎规格：285/70R19.5；轮距（mm):1540","","20000.0000","非通用类","","安徽省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","蚌埠玛斯特机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-7","称重系统最大称量（Kg):5000;配套动型式：电机；配套动力功率范围（kW):11-15;搅拌仓容积（m3):7;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）（mm):3600×1500×2200;主搅龙数量（个）：1；轮胎规格：260/70-15.3-16；轮距（mm):1400","","15400.0000","非通用类","","安徽省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)混合机","河北金闪闪机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-1000","规格型号/9HW-1000，外形尺寸（长×宽×高）mm：\n3050×2000×3200，配套动力kW：11，主轴转速r/min：28，\n混合方式：批次，额定批次混合量kg：1000，容积m3：2.1，卧式单轴，","5600.00","5600.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","河北金闪闪机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-1000","规格型号/9HL-1000，外形尺寸（长×宽×高）mm：\n1650×1300×2950，配套动力kW：3，主轴转速r/min：360，\n混合方式/批次，额定批次混合量kg：1000，容积m3：2.1，立式单轴混合机","1000.00","1000.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲养机械","清粪机","禽用刮板式清粪机","河北金闪闪机械制造有限公司","清粪机","9FQ-1910×3","型号名称/9FQ-1910X3清粪机，结构型式/牵引式，配套电动机额定功率kW：3，配套电动机额定转速r/min：1450，刮粪板宽度 （端部刮粪板宽度）m：1.91，刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式/热镀锌，传动方式/链条，刮粪板高度mm：200，刮粪板行程距m：60，刮粪板数量个：3，牵引绳（链）材料/亚麻绳，牵引绳滚筒直径mm：160，清粪带宽度\nm/，辊筒上方清粪带长度m/，清粪带层数层/，","600.00","600.0000","非通用类","","河北省"]
["畜牧机械","饲养机械","清粪机","禽用刮板式清粪机","河北金闪闪机械制造有限公司","清粪机","9FQ-1910×2","型号名称/9FQ-1910×2清粪机，结构型式/牵引式，配套电动机额定功率kW：3，配套电动机额定转速r/min：1450，刮粪板宽度 （端部刮粪板宽度）m：1.91，刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式/热镀锌，传动方式/链条，刮粪板高度mm:\n200,刮粪板行程距m:60,刮粪板数量个:2,牵引绳（链）材料/\n亚麻绳,牵引绳滚筒直径mm:160,清粪带宽度m:/辊筒上方清粪带长度m/,清粪带层数层/,","600.00","600.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","蒙城县丙南农机作业服务有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾器宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：D型，打结器数量（个）：2\n压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）:460×360,打捆活塞往复次数(行程/min):100-130,工作状态外型尺寸（长×宽×高）(mm):\n5530×2860×1770,配套动力(kW):≥58.8（轮式拖拉机）","","28400.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型\n打结器数量（个）：2，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：452×371，配套动力范围（kW）：36.8～73.5","","28400.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","挂接方式:牵引式,捡拾宽度(mm):1780,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:拨叉喂入机构,压缩室成捆机构型式:滚筒式\n压缩室宽度(mm):1400,压缩室直径(mm):1250,卷压滚筒数量(个):14,卷压滚筒直径(mm):290,缠捆方式（绳或网）:网\n配套动力范围(kW):36.8～73.5","","28400.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","河北凯安农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.4","搂幅（m）：7.4，配套动力范围（kW）36.8～73.5,作业速度范围(km/h):8～12,结构型式:指轮式,挂接方式:牵引式,折叠机构型式:液压式,搂齿数量:960（80×12）,指轮数量:12,指轮直径(mm):1540","","5500.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","河北凯安农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5","搂幅(m):6.5,配套动力范围(kW):29.4～73.5,作业速度范围(km/h):8～12,结构型式:侧向指轮式,挂接方式:牵引式,折叠机构型式:液压折叠式，搂齿数量:800（80×10）,指轮数量:10指轮直径(mm):1540","","5500.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","河北凯安农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅（m）：5.5，配套动力范围（kW）：22.1～73.5，作业速度范围（km/h）：8～12，结构型式：侧向指轮式\n挂接方式：牵引式，折叠机构型式：液压折叠式，搂齿数量：640(80×8)，指轮数量：8，指轮直径（mm）：1540","","5500.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","粉碎型方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）:2220,捡拾器结构型式:锤爪式,喂入器结构型式:拨叉喂入机构,打结器型式:D型\n打结器数量(个):2,压缩室截面尺寸（宽×高）(mm):462×371,配套动力范围(kW)58.8～88.2","","28400.0000","通用类","","河北省"]
["收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽0.8-1.5m花生收获机","河北凯安农业机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-2(1260)","结构型式：悬挂式，配套动力型式及功率（kW）四轮拖拉机、14.7～23.5,工作状态外形尺寸 (长×宽×高)(mm):3110×1310×1045\n工作垄/行数(垄/行):双垄双行,挖掘机构型式:三角形铲,挖掘机构工作幅宽(mm):1260,作物输送机构型式:皮带夹送\n秧土分离机构型式:振动","","1800.0000","非通用类","","河北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9JYQ-85(TRB0910)","捡拾宽度：0.901m，压缩室直径：850mm","","7300.0000","通用类","","上海市"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","辽宁现代双马拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","SM1804C","排放标准：国三；型式:四轮驱动；外廓尺寸(MM):5300×2480×3080；轴距(MM):2730；最小使用质量(KG):5565；动力输出轴功率(KW):≥106；最大牵引力(KN):≥37；发动机标定功率(KW):132.5；离合器型式:双片、干式、双作用；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式；主、副变速箱换挡方式:机械有级变速；悬挂装置型式:后置三点悬挂；动力输出轴型式:后置独立式；动力输出轴转速(R/MIN):760/850；框架上最大提升力(KN):≥31.8","","64800.0000","通用类","","辽宁省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","辽宁现代双马拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","SM1804F","排放标准：国三；型式:四轮驱动；外廓尺寸(MM):5120×2380×3100；轴距(MM):2630；最小使用质量(KG):5330；动力输出轴功率(KW):≥106；最大牵引力(KN):≥35；发动机标定功率(KW):132.5；离合器型式:单片、干式、双作用；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式；主、副变速箱换挡方式:机械有级变速；悬挂装置型式:后置三点悬挂；动力输出轴型式:后置独立式；动力输出轴转速(R/MIN):760/850；框架上最大提升力(KN):≥31.8","","64800.0000","通用类","","辽宁省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","辽宁现代双马拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","SM2204","排放标准：国三；型式:四轮驱动；外廓尺寸(MM):5270×2750(单胎)/3450(双胎)×3100；轴距(MM):2820；最小使用质量(KG):6920(单胎)/7600(双胎)；动力输出轴功率(KW):≥129.6；最大牵引力(KN):≥45；发动机标定功率(KW):162；离合器型式:干式、双作用、独立操纵；变速箱型式:4×4×(1+1)组成式；主、副变速箱换挡方式:机械有级变速；悬挂装置型式:后置三点悬挂；动力输出轴型式:后置独立式；动力输出轴转速(R/MIN):760/850；框架上最大提升力(KN):38.9","","64800.0000","通用类","","辽宁省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","辽宁现代双马拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","SM2204C","排放标准：国三；型式:四轮驱动；外廓尺寸(MM):5270×2750(单胎)/3450(双胎)×3100；轴距(MM):2820；最小使用质量(KG):6920(单胎)/7600(双胎)；动力输出轴功率(KW):≥129.6；最大牵引力(KN):≥45；发动机标定功率(KW):162；离合器型式:干式、双作用、独立操纵；变速箱型式:4×4×(1+1)组成式；主、副变速箱换挡方式:机械有级变速；悬挂装置型式:后置三点悬挂；动力输出轴型式:后置独立式；动力输出轴转速(R/MIN):760/850；框架上最大提升力(KN):38.9","","64800.0000","通用类","","辽宁省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","辽宁现代双马拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","SM2404","排放标准：国三；型式:四轮驱动；外廓尺寸(MM):5270×2750(单胎)/3450(双胎)×3100；轴距(MM):2820；最小使用质量(KG):6920(单胎)/7600(双胎)；动力输出轴功率(KW):≥141.6；最大牵引力(KN):≥45；发动机标定功率(KW):177；离合器型式:干式、双作用、独立操纵；变速箱型式:4×4×(1+1)组成式；主、副变速箱换挡方式:机械有级变速；悬挂装置型式:后置三点悬挂；动力输出轴型式:后置独立式；动力输出轴转速(R/MIN):540/1000；框架上最大提升力(KN):42.5","","64800.0000","通用类","","辽宁省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","辽宁现代双马拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","SM1804","排放标准：国三；型式:四轮驱动；外廓尺寸(MM):5350×2710(单胎)/3200(双胎)×3180；轴距(MM)2680；最小使用质量(KG):6780(单胎)/7540(双胎)；动力输出轴功率(KW):≥112.6；最大牵引力(KN):38；发动机标定功率(KW):132.4；离合器型式:干式双作用；变速箱型式:4×4×(1+1)组成式；主、副变速箱换挡方式:同步器换挡、啮合套换挡；悬挂装置型式:后置三点悬挂；动力输出轴型式:后置独立式；动力输出轴转速(R/MIN):540/1000；框架上最大提升力(KN):31.8","","64800.0000","通用类","","辽宁省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","合肥首瑞科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度：1800mm；捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2400×2150×1450mm；配套动力：40.4-58.8kw；","","7300.0000","通用类","","安徽省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","合肥首瑞科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2350","捡拾宽度：2350mm；捡拾器结型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3000×2680×1960mm；配套动力：66-99kw；","","16000.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-11/60","烘干方式:整体脱水；加热方式:电加热；温湿度控制方式:自动控制；结构型式:箱式；外形尺寸(长×宽×高):5500×1850×2400；烘干室内部(长×宽×高):5300×1650×2200；风机功率(kw):0.45；有效干燥体积:11m3；有效干燥面积:60m2；电辅热:无；安全装置:自动控制","","4800.0000","非通用类","","陕西省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-22/120","烘干方式:整体脱水；加热方式:电加热；温湿度控制方式:自动控制；结构型式:箱式；外形尺寸(长×宽×高):9200×1850×2400；烘干室内部(长×宽×高):9000×1650×2200；风机功率(kw):1.1；有效干燥体积:22m3；有效干燥面积:120m2；电辅热:无；安全装置:自动控制","","9300.0000","非通用类","","陕西省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-33/180","烘干方式:整体脱水；加热方式:电加热；温湿度控制方式:自动控制；结构型式:箱式；外形尺寸(长×宽×高):8800×2450×2400；烘干室内部(长×宽×高):8600×2250×2200；风机功率(kw):1.6；有效干燥体积:33m3；有效干燥面积:180m2；电辅热:无；安全装置:自动控制；","","9300.0000","非通用类","","陕西省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-50/265","烘干方式:整体脱水；加热方式:电加热；温湿度控制方式:自动控制；结构型式:箱式；外形尺寸(长×宽×高):10500×2500×2500；烘干室内部(长×宽×高):10300×2300×2300；风机功率(kw):2.2；有效干燥体积:50m3；有效干燥面积:265m2；电辅热:无；安全装置:自动控制；","","9300.0000","非通用类","","陕西省"]
["收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬烘干机","5HRG-80/390","烘干方式:整体脱水；加热方式:电加热；温湿度控制方式:自动控制；结构型式:箱式；外形尺寸(长×宽×高):11000×3800×3000；烘干室内部(长×宽×高):10800×3600×2800；风机功率(kw):4.5；有效干燥体积:80m3；有效干燥面积:390m2；电辅热:无；安全装置:自动控制；","","9300.0000","非通用类","","陕西省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:800mm,药箱容积500L.","","18600.0000","通用类","","山东省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：12.5t","19500.00","29500.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥","5HXG-15","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：15t","19800.00","29500.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15F","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：15t","20400.00","29500.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥","5HXG-20","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：20t","","34600.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：30t","27300.00","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30A","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：30t","27900.00","62800.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJY-23","结构形式：固定式  处理方式：批式循环   循环批处理量（批式循环式）：23t","","34600.0000","通用类","","安徽省"]
["收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","安徽省久阳农业机械有限公司","连续式粮食干燥机","5HHG-60","结构型式：固定式   处理方式：连续式   日处理量（连续式）：60t","","40000.0000","通用类","","安徽省"]
["田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","重庆威马新能源动力设备有限公司","电动茶树修剪机","EHT520","产品类型：深修剪机，结构型式：单人背负式，刀片形状：平行，蓄电池类型：锂电池，蓄电池额定容量：20Ah，蓄电池额定电压：36V，直流电动机（额定）电压：36V，直流电动机（额定）转速：16000r/min，直流电动机（额定）功率：0.35KW，作业幅宽：520mm，切割器长度：715mm。","","240.0000","非通用类","","重庆市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","","18600.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","秸秆粉碎圆捆打捆机","9YJFY-1.8","捡拾器宽度:1.8m；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:200r/min；卷压滚筒数量19个；工作状态外形尺寸(长X宽X高)mm:3000X2200X1650；配套动力kw:58.8~88.2","","16000.0000","通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-2.1","捡拾器宽度:2.1m；捡拾器结构型式： 弹齿式； 卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒转速:124r/min；配套动力: ≥100kw；工作状态外形尺寸（长x宽x高）:4950x2980x2400mm；","","28400.0000","通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","浙江嘉科电子有限公司","液压式北斗导航农机自动驾驶系统","JKBD-2.5GY","薛定谔的:\n型号名称：JKBD-2.5GY 型液压式北斗导航农机自动驾驶系统；转向控制型式:液压阀；车载计算机处理器型号:D2550 ；车载计算机内存:1GB ；车载计算机硬盘 :16GB；车载计算机操作系统及软件版本 :Windows xp，AZ300 v1.00；车载计算机显示终端尺寸及分辨率: 220*160*50mm，800*480；车载计算机接口种类 ：LAN、USB、RS-232；车载计算机数据输入输出协议:支持以太网协议、CAN口协议、串口协议 ；卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机，1MHz ；卫星接收机主机板固件版本:1.5Qn02u ；卫星接收机通道数:372通道；卫星接收机接口种类 :GPS、GLONASS、BD2；卫星接收机差分系统:DGPS、SBAS、RTK ；卫星接收机数据更新率 ：10Hz；卫星接收机接收天线型式 :GPS500 测量型天线；转向控制器主板固件版本 :V100；\n液压阀或转动电机型号规格 :EHD-012600517；角度传感器型号规格 :424A06A090B；\n\n薛定谔的:\n型号名称：JKBD-2.5GD；转向控制型式:力矩电机；计算机处理器型号:D2550 ；车载计算机内存:1GB；车载计算机硬盘 :16GB；车载计算机操作系统及软件版本 :Windows xp，AZ300 v1.00；车载计算机显示终端尺寸及分辨率: 220*160*50mm，800*480；车载计算机接口种类 ：LAN、USB、RS-232、RS422、485、GPIO；车载计算机数据输入输出协议:支持以太网协议、CAN口协议、串口协议；卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机，1MHz；星接收机主机板固件版本:1.5Qn02u；卫星接收机通道数:372通道；卫星接收机接口类 :GPS、GLONASS、BD2；卫星接收机差分系统:DGPS、SBAS、RTK ；卫星接收机数据更新率 ：10Hz；卫星接收机接收天线型式 :GPS500 测量型天线；转向控制器主板固件版本 :V100；液压阀或转动电机型号规格 :ctsm170-30；","28000.00","28000.0000","非通用类","","浙江省"]
["其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","浙江嘉科电子有限公司","电机式北斗导航农机自动驾驶系统","JKBD-2.5GD","型号名称：JKBD-2.5GD；转向控制型式:力矩电机；计算机处理器型号:D2550 ；车载计算机内存:1GB；车载计算机硬盘 :16GB；车载计算机操作系统及软件版本 :Windows xp，AZ300 v1.00；车载计算机显示终端尺寸及分辨率: 220*160*50mm，800*480；车载计算机接口种类 ：LAN、USB、RS-232、RS422、485、GPIO；车载计算机数据输入输出协议:支持以太网协议、CAN口协议、串口协议；卫星接收机类型及频点：北斗GNSS接收机，1MHz；星接收机主机板固件版本:1.5Qn02u；卫星接收机通道数:372通道；卫星接收机接口类 :GPS、GLONASS、BD2；卫星接收机差分系统:DGPS、SBAS、RTK ；卫星接收机数据更新率 ：10Hz；卫星接收机接收天线型式 :GPS500 测量型天线；转向控制器主板固件版本 :V100；液压阀或转动电机型号规格 :ctsm170-30；","23800.00","23800.0000","非通用类","","浙江省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林纳海农业装备有限公司","秸秆饲料打捆机","9YZ-2300","1、型号名称                                  9YZ-2300型秸秆饲料打捆机\n2、挂接方式                                  牵引式\n3、捡拾宽度                                  2300mm\n4、捡拾器结构型式                      锤爪式\n5、喂入器结构型式                      螺旋连续喂入结构\n6、压缩室截面尺寸（宽*高 ）   320mm*420mm\n7、扎捆方式                                  自动网打捆\n8、配套动力范围                          ≥88KW","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","吉林纳海农业装备有限公司","秸秆饲料打捆机","9YZ-2250","1、型号名称                                  9YZ-2250型秸秆饲料打捆机\n2、挂接方式                                  牵引式\n3、捡拾宽度                                  2250mm\n4、捡拾器结构型式                      锤爪式\n5、喂入器结构型式                      螺旋连续喂入结构\n6、压缩室截面尺寸（宽*高 ）   320mm*420mm\n7、扎捆方式                                  自动网打捆\n8、配套动力范围                          ≥88KW","","28400.0000","通用类","","吉林省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","常州东风农机集团有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","型式:自走式,四轮驱动、四轮转向,配套额定功率:36.8kw,药箱容量:700L,外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000×9130×2950.","","18600.0000","通用类","","江苏省"]
["田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆坤越机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套动力型号：170F/P\n制造商：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司\n标定功率：4.0（kw）\n标定转速：3600（r/min）\n排放标准：第二阶段","","710.0000","非通用类","","重庆市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-800Y型喷杆式喷雾机","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-800Y,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2400×1820×3150(MM),5、药箱容量:800(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:18(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤2.0(MPA),8.2、流量:≤100(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:36(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","","1650.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1000Y型喷杆式喷雾机","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-1000Y,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2400×1920×3150(MM),5、药箱容量:1000(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:18(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤2.0(MPA),8.2、流量:≤100(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:36(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","","1650.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","1、型式：自走式；2、规格型号；3WPZ-700A;3、外形尺寸：4550x1820x2900mm；4、药箱容量：700L；5、喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa;6、喷头型式：扇形雾防滴喷头；7、喷杆升降机构型式：电动升降；8、喷杆折叠机构型式：电动折叠；9、喷杆长度：10400mm；10、配套动力的名称、结构形式：四缸水冷四冲程柴油机；11、标定功率/转速：36.8/2400(KW/r/min);12、配套泵型式：隔膜泵；13、配套泵工作压力：0-2(MPa);14、配套泵流量：65.5-70.5（L/min）；15、离地间隙：950mm；16、轴距：2320mm；17、前/后轮最大轮距：1520/1520mm;18、前轮外径：920mm；19、前轮胎宽：120mm；20、后轮外径：920mm；21、后轮胎宽：120mm；22、前/后轮胎型式：充气橡胶轮胎；23、制动形式（自走式）：鼓式；24、离合器型式（自走式）：摩擦式；25、驱动型式（自走式）：四轮四驱；26、驾驶室（自走式）：无，27、四轮转向、四轮驱动，28、排放阶段：国三","","18600.0000","通用类","","北京市"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","淮滨县祥盛再生资源有限公司","方形秸秆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾器宽度mm：1980；打捆活塞速度行程/min：100；打结器类型：D型；外形尺寸(长×宽×高）mm：4975×2550×1710；配套动力kW：≥25方；捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):470x370mm;打结器数量:2个。","28400.00","28400.0000","通用类","","河南省"]
["排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","现代农装科技股份有限公司","电动圆形喷灌机","DYP-326","中心支轴式 ;每跨距离:61 m;","4100.00","4100.0000","非通用类","","北京市"]
["排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","现代农装科技股份有限公司","电动平移式喷灌机","8DPP-326","形式:平移式 ;每跨距离:61 m;","4100.00","4100.0000","非通用类","","北京市"]
["排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","现代农装科技股份有限公司","卷盘式喷灌机","8PP-75/300","型式:卷盘式 ;管径:75 mm;","9200.00","9200.0000","非通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1200型喷杆式喷雾机","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-1200,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2300×2100×2830(MM),5、药箱容量:1200(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:24(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:2.0(MPA),8.2、流量:124.7(L/MIN),8.3、转速:550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:48(个),9.2、雾锥角:110°,9.3、喷量(单个):2#:0.79(0.3MPA压力)(L/MIN),3#:1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),4#:1.58(0.3MPA压力)(L/MIN)9.4、间隔:500(MM)","6300.00","6300.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WX-1200G型自走式高秆作物喷杆喷雾机","1、名称：自走式高秆作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-1200G， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高7150×2880×3300（mm），5、药箱容量：1200（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：15（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机 ， 8.1、规格型号：4L88， 8.2、标定功率/转速：65/2600kw/r/min， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：2.0 （MPa），9.2、流量：124.7（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：30（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：2#：0.79（0.3MPa压力）（l/min），3#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm），11、四轮转向、四轮驱动，12、排放阶段：国三","18600.00","18600.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WX-2000G型自走式高秆作物喷杆喷雾机","1、名称：自走式高秆作物喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-2000G， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高8700×2800×3900（mm），5、药箱容量：2000（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：21（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机 8.1、规格型号：1104D， 8.2、标定功率/转速：106/2200 (kw/r/min)， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：2.0 （MPa），9.2、流量：253.4（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：42（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：2#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），3#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.97（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm），11、四轮转向、四轮驱动，12、排放阶段：国三","40100.00","40100.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WX-2000HS型自走式水旱两用喷杆喷雾机","1、名称：自走式水旱两用喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-2000HS， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高5600×2350×4000（mm），5、药箱容量：2000（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：0.2-0.4 （MPa），7、喷杆喷幅：18（m），8、配套动力：四缸四冲程柴油机,8.1、规格型号：1104D， 8.2、标定功率/转速：106/2200(kw/r/min)， 9、配套泵：隔膜泵 ， 9.1、工作压力：2.0 （MPa），9.2、流量：253.4（ l/min），9.3、转速：550 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.1、数量：36（个），10.2、雾锥角：110°，10.3、喷量（单个）：2#：1.18（0.3MPa压力）（l/min），3#：1.58（0.3MPa压力）（l/min），4#：1.97（0.3MPa压力）（l/min），10.4、间隔：500（mm），11、四轮转向、四轮驱动, 12、排放阶段：国三","40100.00","40100.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WPZ-700C；2、结构形式：自走式；3、整机产品品目：喷杆喷雾机；4、整机外形尺寸：5400×2050×2400mm；5、工作压力：0.2-0.4MPa；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向；8、喷杆长度：12000mm；9、限压安全装置结构型式：弹簧式；10、限压安全装置限定压力：≦0.48Mpa；11、配套动力：柴油机；12、结构型式：四缸水冷四冲程；13、标定功率/转速：36.8/2400kw/r/min;14、配套泵：隔膜泵；15、额定压力：3.0Mpa；16、额定流量：65.5-70.5L/min；17、药箱材质：塑料；18、药箱药箱容积：700L;19、喷杆材质：不锈钢+塑料；20、喷杆允许最大工作压力：2.76Mpa；21、蓄电池类型类型：免维护蓄电池；22、蓄电池容量：80Ah；23、蓄电池标称电压：12V×2只（串联）24,排放阶段：国三","18600.00","18600.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WX-400HS型自走式水旱两用喷杆喷雾机","1、名称：自走式水旱两用喷杆喷雾机， 2、规格型号3WX-400HS， 3、型式：自走式 ，4、运输状态外形尺寸：长×宽×高3500×1570×3000（mm），5、药箱容量：400（L），  6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力：1.0-1.5 （MPa），7、喷杆喷幅：12.7（m），8、配套动力：双缸四冲程汽油机 ， 8.1、规格型号：GXV630， 8.2、标定功率/转速：15.5kw/3600r/min， 9、配套泵：三缸柱塞泵 ， 9.1、工作压力：1.96 （MPa），9.2、流量：84（ l/min），9.3、转速：750 (r/min) ，10、配套喷头：扇形雾喷头，10.、1数量：32（个），10.2、雾锥角：60°，10.3、喷量（单个）：0.88（1.5MPa压力）（l/min），10.4、间隔：300（mm）、两端200（mm）。11、四轮转向、四轮驱动","15500.00","15500.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","1、形式：自走式；2、外形尺寸：4500x1820x2900mm，3、工作压力：0.2-0.4MPa；4、喷杆展开宽度：10900mm；5、限压安全装置结构形式：弹簧式；6、限定压力：≦0.48MPa；7、配套动力：柴油机；8、结构形式：三缸四冲程水冷；9、标定功率：26.5kw；10、标定转速：2400r/min；11、配套泵：隔膜泵；12、额定压力：0-2MPa；13、额定流量：65.5-70.5L/min；14、药箱材质：塑料，15、药箱容积：500L;16、喷杆材质：不锈钢；17、最高允许工作压力：0.6MPA;18、蓄电池类型：铅酸电磁；19、电磁容量：44Ah；20、标称电压：12x2（两块串联）；21、四轮转向、四轮驱动,22排放阶段：国三","15500.00","15500.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WPZ-1000；2、结构形式：自走式；3、整机产品品目：喷杆喷雾机；4、整机外形尺寸：4800×2100×2970mm；5、工作压力：0.2-0.4MPa；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向；8、喷杆长度：14800mm；9、限压安全装置结构型式：弹簧式；10、限压安全装置限定压力：≦0.48Mpa；11、配套动力：柴油机；12、结构型式：四缸水冷四冲程；13、标定功率/转速：74/2400kw/r/min;14、配套泵：隔膜泵；15、额定压力：0-2Mpa；16、额定流量：126-132L/min；17、药箱材质：塑料；18、药箱药箱容积：1000L;19、喷杆材质：不锈钢+塑料；20、蓄电池类型类型：免维护蓄电池；21、蓄电池容量：60Ah；22、蓄电池标称电压：12V×2只（串联）23,排放阶段：国三","40100.00","40100.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-400型喷杆式喷雾机","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-400,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2100×1040×1400(MM),5、药箱容量:400(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:10(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤3.0(MPA),8.2、流量:≤40(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:20(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","730.00","730.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-300型喷杆式喷雾机","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-300,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高1835×1003×1385(MM),5、药箱容量:300(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:8(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:≤3.0(MPA),8.2、流量:≤40(L/MIN),8.3、转速:450-550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:16(个),9.2、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)","730.00","730.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-600E型喷杆式喷雾机","1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-600E,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2110×1425×1360(MM),5、药箱容量:600(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:12(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:4.0(MPA),8.2、流量:54.1(L/MIN),8.3、转速:550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:24(个),9.2雾锥角:110度；9.3、喷量(单个)1.18(0.3MPA压力下)；9.4间隔:500MM","730.00","730.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-650型喷杆式喷雾机","1、整机结构型式：悬挂式；2、整机工作压力：0.2-0.4MPa；3、整机外形尺寸：2110×1330×1420mm；4、整机喷杆长度：11500mm；5、整机限压安全装置：有；6、液泵结构型式：隔膜泵；7、液泵额定压力：0-4.0Mpa；8、液泵额定流量：55-50L/min；9、药箱药箱容积：650L；10、药箱材质：聚乙烯；11、限压安全装置结构型式：弹簧微启式；12、限压安全装置限定压力：≤0.48Mpa；13、喷杆材质：不锈钢；14、喷杆允许最大工作压力：1.0；15、承压管允许最大工作压力：4.0/6.0Mpa；16、开关组合允许最大工作压力：1.0Mpa","1650.00","1650.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-800E型喷杆式喷雾机","1、整机产品品目:喷杆喷雾机 2、整机结构型式:悬挂式 3、整机工作压力:0.2-0.4MPa 4、整机外形尺寸:2110×1440×1500mm 5、整机喷杆长度（适用于喷杆式）:11500mm 6、整机限压安全装置:有 7、液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵 8、液泵/电机泵额定压力:0-4.0Mpa 9、液泵/电机泵额定流量:55-50L/min 10、药箱药箱容积:800l 11、药箱材质:聚乙烯 12、限压安全装置结构型式:弹簧微启式 13、限压安全装置限定压力:≤0.48Mpa 14、喷杆材质:橡塑 15、喷杆材质:钢塑 16、喷杆材质:不锈钢 17、喷杆允许最大工作压力:1Mpa 18、承压管允许最大工作压力:4.0/6.0Mpa 19、开关组合允许最大工作压力:1Mpa","1650.00","1650.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","1、规格型号：3WPZ-700B；2、结构形式：自走式；3、整机产品品目：喷杆喷雾机；4、整机外形尺寸：6200×2150×2900mm；5、工作压力：0.2-0.4MPa；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向；8、喷杆长度：14000mm；9、限压安全装置结构型式：弹簧式；10、限压安全装置限定压力：≦0.48Mpa；11、配套动力：柴油机；12、结构型式：四缸水冷四冲程；13、标定功率/转速：36.8/2400kw/r/min;14、配套泵：隔膜泵；15、额定压力：0-2.0Mpa；16、额定流量：65.5-70.5L/min；17、药箱材质：塑料；18、药箱药箱容积：700L;19、喷杆材质：不锈钢；20、喷杆允许最大工作压力：2.76Mpa；21、蓄电池类型类型：铅酸蓄电池；22、蓄电池容量：44Ah；23、蓄电池标称电压：12V×2只（串联）24,排放阶段：国三","18600.00","18600.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WQ-3000型牵引式喷杆喷雾机","1、整机产品品目：喷杆喷雾机；2、整机结构型式：牵引式；3、整机工作压力：0.2-0.4MPa；4、整机外形尺寸：5690×2915×3400mm；5、整机喷杆长度（适用于喷杆式）：23500mm；6、整机限压安全装置：有；7、液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；8、液泵/电机泵额定压力：0-2.0Mpa；9、液泵/电机泵额定流量：198-191L/min；10、药箱药箱容积：3000l；11、药箱材质：聚乙烯；12、空气室（储压容器）材质：铝合金；13、空气室（储压容器）质量：920g；14、空气室（储压容器）安装位置：外置；15、限压安全装置结构型式：弹簧调压式；16、限压安全装置限定压力：≤0.48Mpa；17、喷杆材质：不锈钢；18、喷杆允许最大工作压力：1Mpa；19、承压管允许最大工作压力：4Mpa；20、开关组合允许最大工作压力：1Mpa","6300.00","6300.0000","通用类","","北京市"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","1)整机结构型式:自走式 2)整机工作压力:0.2-0.4MPa 3)整机驱动型式:四轮驱动 4)整机转向型式:四轮转向 5)整机外形尺寸:5280×2150×3300mm 6)整机喷杆长度（适用于喷杆式）:11500mm 7)整机限压安全装置:有 8)发动机或电动机名称:柴油机 9)发动机或电动机结构型式:四缸四冲程水冷 10)发动机或电动机标定功率/转速:65/2600/KW/r/min 11)发动机或电动机工作电压:12V 12)液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵 13)液泵/电机泵额定压力:0-2.0Mpa 14)液泵/电机泵额定流量:70.5-65.5L/min 15)药箱药箱容积:800L 16)药箱材质:聚乙烯 17)限压安全装置结构型式:弹簧式 18)限压安全装置限定压力:≤0.48Mpa 19)喷杆材质:不锈钢 20)喷杆允许最大工作压力:1Mpa 21)承压管允许最大工作压力:4.0/6.0Mpa 22)开关组合允许最大工作压力:1Mpa 23)蓄电池类型类型:铅酸电池 24)蓄电池容量:80Ah 25)蓄电池标称电压:12V，26）排放阶段：国三","18600.00","18600.0000","通用类","","北京市"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-350A","工作幅宽：3.5米，结构型式：直顺铲，连接方式：牵引式。","14400.00","15300.0000","非通用类","","黑龙江"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-300A","工作幅宽：3米，结构型式：直顺铲，连接方式：牵引式。","15000.00","15300.0000","非通用类","","黑龙江"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-250A","工作幅宽：2.5米，结构型式：直顺铲，连接方式：牵引式。","12600.00","12800.0000","非通用类","","黑龙江"]
["农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗卫星平地机","12PBW-400A","工作幅宽：4米，结构型式：直顺铲，连接方式：牵引式。","14800.00","15300.0000","非通用类","","黑龙江"]
["其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HN100BD-2.5GD","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","20000.00","23800.0000","非通用类","","黑龙江"]
["其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","XT8000BD-2.5RD","电动方向盘，北斗导航自动驾驶系统，直线精度≤2.5cm。","16800.00","23800.0000","非通用类","","黑龙江"]
["其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","层叠式畜禽粪便发酵处理机","诸城市中裕机电设备有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFC-100","型号名称：11FFC-100畜禽粪便发酵处理机\n结构形式：层叠式\n容积：100m³\t\n配套动力功率：53.39kW\t\n处理周期：7～12d","50000.00","50000.0000","非通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","层叠式畜禽粪便发酵处理机","诸城市中裕机电设备有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFC-10","型号名称：11FFC-10畜禽粪便发酵处理机\n结构形式：层叠式\n容积：10m³\t\n配套动力功率：23.85kw\n处理周期：7～12d","50000.00","50000.0000","非通用类","","山东省"]
["其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","诸城市中裕机电设备有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-86","型号名称：11FFG-86畜禽粪便发酵处理机\n结构形式：罐式\n容积：86m³\t\n配套动力功率：46.5kW\t\n处理周期：7～12d","50000.00","50000.0000","非通用类","","山东省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","襄阳祥盛农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","型号名称：9YFQ-1.9型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1960mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm","28400.00","28400.0000","通用类","","湖北省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","襄阳祥盛农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","型号名称：9YFQ-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2230mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm","28400.00","28400.0000","通用类","","湖北省"]
["田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","东莞市嘉航实业有限公司","电动果树修剪机","KH-3GXD30G21B","结构形式：电动背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压：21V；电池额定容量：2.5Ah；最大剪切直径：30mm；","300.00","300.0000","非通用类","","广东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","台州斯迈特机械有限公司","喷杆式喷雾机","S600-12型喷杆式喷雾机","形式：悬挂式、工作压力：0.3-0.5MPa、喷幅：12m、液泵形式：隔膜泵、额定压力：2.0-3.0MPa、额定流量：60-80L/min、药箱容量：450L","1650.00","1650.0000","通用类","","浙江省"]
["耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","外形尺寸(长X宽X高)mm:1600X910X900;工作幅宽(cm):90;结构质量(kg):100;传动方式(发动机输出):皮带传动;传动方式(刀辊):链条传动;旋耕刀型式:旱地刀;总安装刀数量(把):24;主离合器型式:张紧轮式","700.00","700.0000","非通用类","","重庆市"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵市国宇农牧机械装备有限公司","青贮圆捆机","MK5050-G","配套动力：4KW 挂接方式：固定式；喂入口宽度：520mm；喂入器结构形式：弹齿式；压缩室成捆机构形式：滚筒式；压缩室宽度：520mm；压缩室直径：550mm；卷压滚筒数量：30个 ；卷压滚筒直径：59mm；配套发动机额定转速：960r/min；成捆尺寸：550mm×520mm","7200.00","7200.0000","通用类","","山东省"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4-2m","庆阳市前进机械制造有限公司","废膜捡拾机","11FMJ-140","捡拾机构型式:梳齿滚筒式;配套动力:22.1～40.4kW;工作状态外形尺寸a（长×宽×高）1500×1870×920(mm);运输间隙≥300mm;集膜箱总容积（集茬）:0.27m3;整机质量:340kg;\n工作幅宽b:1400mm;起膜深度:mm≤150;生产率:0.3～0.7h㎡/h;作业速度:(2～5)km/h;残膜回收率:\n≥80%","1700.00","1700.0000","非通用类","","甘肃省"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1-3m","庆阳市前进机械制造有限公司","耙齿式废膜捡拾机","11FMJB-140","捡拾机构型式:耙齿式;配套动力:(22.1～40.4)kW;工作状态外形尺寸a（长×宽×高）:(1300×1810×1000)mm;运输间隙:≥300mm;工作幅宽b:1400mm;作业速度:(2～4)km/h;\n起膜深度:≤150mm;生产率:(0.3～0.7)h㎡/h;整机质量:76kg残膜回收率:≥80%","200.00","900.0000","非通用类","","甘肃省"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1-3m","庆阳市前进机械制造有限公司","耙齿式废膜捡拾机","11FMJB-200","规格型号:11FMJB-200;捡拾机构形式:耙齿式;配套动力:29.4kW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:\n(1530×2350×920)mm;运输地隙:320mm;工作幅宽:2000㎜;生产率:(0.6～1.0)kg/h;结构质量:180kg","200.00","900.0000","非通用类","","甘肃省"]
["农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","残膜回收机","扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1-3m","庆阳市前进机械制造有限公司","废膜捡拾机","11FMJ-126","型号名称:11FMJ－126型废膜捡拾机；结构型式:梳齿滚筒式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):(1480×1500×950)mm；工作幅宽:1260mm；起膜装置型式:圆弧铲式；起膜装置数量:7个；捡膜装置型式:伸缩齿+滚筒；捡膜装置数量,伸缩齿：4×10（4组）；集膜装置型式:网状集膜箱；集膜装置数量:1个；集膜装置外形尺寸（长×宽×高）：（400×1350×400）mm；脱膜装置型式：滚筒+伸缩齿","100.00","900.0000","非通用类","","甘肃省"]
["田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","宁波市宁嘉农机有限公司","果树修剪机","NJ3GX-30S","结构型式:手持式；电池额定电压：16.8V；电池型式：锂电池；电池额定容量：4.0Ah；最大剪切直径：30mm。","300.00","300.0000","非通用类","","浙江宁波"]
["田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm)","宁波市宁嘉农机有限公司","果树修剪机","NJ3GX-30","结构型式:背负式；电池额定电压：43.2V；电池型式：锂电池；电池额定容量：4.8Ah；最大剪切直径：30mm。","530.00","530.0000","非通用类","","浙江宁波"]
["田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm)","宁波市宁嘉农机有限公司","果树修剪机","NJ3GX-40","结构型式:背负式；电池额定电压：43.2V；电池型式：锂电池；电池额定容量：4.8Ah；最大剪切直径：40mm。","530.00","530.0000","非通用类","","浙江宁波"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700GA","型式：自走式，转向方式：四轮转向，驱动方式：四轮驱动，药箱容量：700L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa，配套动力：四缸四冲程水冷柴油发动机，标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min)，工作压力：2.5-4MPa，流量：36-81l/min，轴距：2100mm，前/后最大轮距：1830mm","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700G","型式：自走式，转向方式：四轮转向，驱动方式：四轮驱动，药箱容量：700L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa，配套动力：四缸四冲程水冷柴油发动机，标定功率/转速：36.8/2400KW/(r/min)，工作压力：2.5-4MPa，流量：36-81l/min，轴距：2100mm，前/后最大轮距：1510mm","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","结构型式：自走式，外形尺寸：5800*2950*3150mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：17700mm，喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：1130mm，驾驶室型式：密封式，轴距：2500mm，前最大轮距：1900mm，后最大轮距：1900mm，药箱材质：塑料，药箱容积：400*4L，配套泵结构型式：隔膜泵，配套泵额定压力：2.5MPa，配套泵额定流量：100L/min，蓄电池：免维护蓄电池，容量：80Ah，标称电压：12*2V（串联）。","40100.00","40100.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800K-4","柴油机功率:36.8kW/2400r/min；喷杆作业常用工作压力0.3~1.0MPa\n工作状态外形尺寸（mm）4730×10090×3000，运输状态外形尺寸（mm）4600×1870×3000；药箱容积800L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-1.0MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：10090mm配套泵齿轮泵工作压力0.3-2.0MPa，流量60L/min；离地间隙：1020mm；轴距：2260mm；前/后最大轮距：1800/1800mm；前轮外径：1230mm；前轮胎宽：80mm；后轮外径：1230mm；后轮胎宽：80mm；前后轮胎型式：实心橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动；驾驶室：无","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800DK-4","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；喷杆长度：10.9m；离地间隙：1.1m","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800D-4","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；喷杆作业常用工作压力0.3~1.0MPa，喷杆长度：10.09m；离地间隙：1.02m","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800F型自走式喷杆喷雾机","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；药箱容积：800L；喷杆长度：18400mm；离地间隙：1000mm","40100.00","40100.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800B","结构形式:自走式；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；配套动力(柴油机):功率36.8kW，排放标准：国三发动机；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）4480×1650×1890，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：10150，药液泵：结构形式：齿轮泵，流量（L/min）60,药箱容积（L）：800，喷幅（m):12；生产效率（km²/h）: 4.8-7.2。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-2000","结构形式:自走式；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；配套动力(柴油机):功率：36.8kW，排放标准：国三发动机；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）5320×2800×3100，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：18700，药液泵：结构形式：隔膜泵，流量（L/min）360,药箱容积（L）：2000，喷幅（m):18；生产效率（km²/h）: 7.2-10.8。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800A","结构形式:自走式；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；配套动力(柴油机):功率36.8kW，排放标准：国三发动机；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）4380×1650×2350，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：10150，药液泵：结构形式：齿轮泵，流量（L/min）60,药箱容积（L）：800，喷幅（m):12；生产效率（km²/h）: 4.8-7.2。","18600.00","18600.0000","通用类","","山东省"]
["农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积1-2.5m²茶叶理条机","六安瑞峰茶叶机械有限公司","茶叶理条机","6CL-1670D","型号：6CL-1670D；作业形式（连续式、间歇式）：间歇式；加热型式：电；\n电加热功率（电加热适用）：18kW；往复运转电机功率：0.75kW；\n槽锅面积：1m2；    锅槽长度：700mm；槽锅槽数：16槽；\n槽锅锅体尺寸（长×宽）：700×1440mm；往复运转频次：160～240次/min。","2800.00","2800.0000","非通用类","","安徽省"]
["农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积2.5m²及以上茶叶理条机","六安瑞峰茶叶机械有限公司","茶叶理条机","6CL-14270C","型号：6CL-14270C；作业形式（连续式、间歇式）：连续式；加热型式：电柴、煤；\n电加热功率（电加热适用）：/；往复运转电机功率：1.1kW；\n槽锅面积：3.5m2；    锅槽长度：2700mm；槽锅槽数：14槽；\n槽锅锅体尺寸（长×宽）：2700×1300mm；往复运转频次：120～180次/min。","2800.00","2800.0000","非通用类","","安徽省"]
["农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","六安瑞峰茶叶机械有限公司","茶叶烘干机","6CHZ-10","规格型号：6CHZ-10；结构型式：网带式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）：4450×1415×1260；加热方式：热风；有效摊叶（干燥）面积bc：10.4m2；匀叶轮工作宽度b：100（网带有效宽度）㎝；烘板或网页层数b：4 ；每层烘板或网带有效烘干长度b：275、263×3㎝；生产率：≥30kg/h；","9000.00","9000.0000","非通用类","","安徽省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704A-M","标定功率：51.5kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2020，轮距(mm)：1300/1300，标定牵引力(n)：18890，最小使用质量(kg)：2025/2230，外廓尺寸(mm)：3710×1630×2315安全框架顶部 3710×1630×2630驾驶室顶部","22800.00","22800.0000","通用类","","山东省"]
["动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","804A-M","标定功率：58.8kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2020，轮距(mm)：1300/1300，标定牵引力(n)：18890，最小使用质量(kg)：2240/2440，外廓尺寸(mm)：3710×1630×2315安全框架顶部 3710×1630×2630驾驶室顶部","25400.00","25400.0000","通用类","","山东省"]
["田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm)","浙江亚贵科技有限公司","果树修剪机","YG3GX-30B","结构型式：背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压：24V；电池额定容量：20Ah；最大剪切直径：30mm。","530.00","530.0000","非通用类","","浙江省"]
["田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","浙江亚贵科技有限公司","果树修剪机","YG3GX-30S","结构型式：手持式；电池型式：锂电池；电池额定电压：18V；电池额定容量：4Ah；最大剪切直径：30mm。","300.00","300.0000","非通用类","","浙江省"]
["收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊滨丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.0","产品型号名称：9YQ-1.0型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：1000；卷压工作部件数量（个）：18；卷压滚筒直径（mm）：180；捆扎方式：缠网。","16000.00","16000.0000","通用类","","山东省"]