{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":1567,"n_cols":16,"rows_kept":1567,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2020年农机购置补贴归档机具（第二批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r","中央补贴额","机具类型","企业所属省份","备注"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-430","单体幅宽:30cm;铧体个数:4+4铧;","配套动力范围（kW）：69.8-80.8；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2590*1490*1450；结构质量（kg）： 575；犁体数量（个）：4＋4；翻转机构型式：液压翻转","鲁T2017067","2021-12-31",990,"非通用类","山东省",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧;","型号规格/1LYF-325、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)1750*1060*1200、机器质量260kg、配套拖拉机标定功率kW25.7~29.4、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量6个、犁体工作幅宽250mm、犁体纵向距离55cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：2.200、犁体水平基面到犁架底面的高度540cm、最大耕深22cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量347kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度（或规格）Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm","冀2017T—122（续）","2021-12-31",990,"非通用类","河北省",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧;","型号规格/1LYF-327、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)1950*1160*1200、机器质量328kg、配套拖拉机标定功率kW29.4~36.75、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量6个、犁体工作幅宽270mm、犁体纵向距离58cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：2.418、犁体水平基面到犁架底面的高度530cm、最大耕深23cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量405kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度（或规格）Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm","冀2017T—123（续）","2021-12-31",990,"非通用类","河北省",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-425","单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧;","型号规格/1LYF-425、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)2280*1050*1200、机器质量315kg、配套拖拉机标定功率kW29.4~36.75、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽250mm、犁体纵向距离52cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：2.080、犁体水平基面到犁架底面的高度550cm、最大耕深22cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量315kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度（或规格）Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm","冀2017T—124（续）","2021-12-31",990,"非通用类","河北省",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧;","型号规格/1LYF-427、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)2450*1160*1200、机器质量410kg、配套拖拉机标定功率kW36.75~44.1、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽270mm、犁体纵向距离53cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：1.963、犁体水平基面到犁架底面的高度530cm、最大耕深23cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量380kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度（或规格）Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm","冀2017T—125（续）","2021-12-31",990,"非通用类","河北省",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-530","单体幅宽:30cm;铧体个数:5+5铧;","配套动力范围（kW）：73.5-95.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3300*1880*1470；结构质量（kg）： 723；犁体数量（个）：5＋5；翻转机构型式：液压翻转","鲁T2017069","2021-12-31",2100,"非通用类","山东省",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-527","单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;","型号名称\t/\t1LF-527翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3300x1850x1380\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5-110.3\n翻转机构形式\t/\t液压式☑     机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t270\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t组合式   栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1350\n犁体纵向距离\t㎜\t560\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-110\n油缸型号\t/\tø70-425\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370179","2025-09-06",2100,"非通用类","山东省",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4+4铧;","配套动力范围（kW）：110-150；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4500*2200*1770；犁体数量（个）：4+4；翻转机构型式：液压翻转","T201937370078","2024-10-24",2300,"非通用类","山东省",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-360","单体幅宽:36cm;铧体个数:3×2铧;","型号名称：1LFYT-360型液压翻转调幅犁；配套动力范围（kW）：95.6～117.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3880×2165×1820；犁体幅宽：最大：390，最小：600；犁体数量（个）：3×2；翻转机构型式：液压翻转；总工作幅宽：1170、1800。","t202041410115","2025-09-26",2300,"非通用类","河南省",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-446","单体幅宽:46cm;铧体个数:4×2铧;","型号名称：1LFY-446型液压翻转犁；配套动力范围（kW）：103～117.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4700×2240×1820；犁体幅宽：460；犁体数量（个）：4×2；翻转机构型式：液压式、全翻转；总工作幅宽：1840。","T202041410116","2025-09-26",2300,"非通用类","河南省",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-460F","单体幅宽:60cm;铧体个数:4铧;","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸5010×2860×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2400mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370032","2024-08-08",2300,"非通用类","山东省",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-360","单体幅宽:46/53/60cm;铧体个数:3铧;","结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸3900×2300×1770mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量3+3；犁体幅宽460/530/600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1380/1590/1800mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370028","2024-08-08",2300,"非通用类","山东省",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-460","单体幅宽:46/53/60cm;铧体个数:4铧;","结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸5080×2890×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽460/530/600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1840/2120/2400mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370030","2024-08-08",2300,"非通用类","山东省",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360F","单体幅宽:60cm;铧体个数:3铧;","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸3910×2280×1770mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量3+3；犁体幅宽600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1800mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370031","2024-08-08",2300,"非通用类","山东省",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450F","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸4510×2670×1770mm；配套拖拉机标定功率133～169kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2000mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370029","2024-08-08",2300,"非通用类","山东省",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北双天机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","型号规格：1LFYT-445；结构形式：双向调幅；外形尺寸（长×宽×高mm）：4680×2230×1795；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：型式：液压；油缸/型号：HSGL70/40×250-E140;油缸数量：1；犁体：数量（个）：左右各4；类型/栅条式；工作幅宽(mm):450；调幅犁调整幅宽范围（mm）：300、350、400、450；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮)类型：橡胶轮；数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：0-170","冀2018T—162","2022-12-31",2300,"非通用类","河北省",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","型号规格/1LYF-435、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)3130*1530*1500、机器质量800kg、配套拖拉机标定功率kW66.1~73.5、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽350mm、犁体纵向距离62cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1：2.067、犁体水平基面到犁架底面的高度700cm、最大耕深25cm、犁架主梁底面宽度100cm、每米工作幅宽质量666kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度（或规格）Φ400×180cm、限深轮调节范围1~15cm","冀2017T—126（续）","2021-12-31",2300,"非通用类","河北省",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","济宁神工机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-445","单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧;","型号规格：1LFT-445；结构型式：双向调幅犁；工作状态外形尺寸：3970*2020*1800mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转型式：液压；型号：YD100-215；数量：1个；犁体数量：4+4,；类型：栅条式；工作幅宽：不适用；调幅犁调整幅宽范围350/400/450mm；犁轮类型：橡胶轮；数量：1个；限深轮调节范围：120-330mm；其他油缸型号：不适用；数量：不适用","鲁T2017103","2021-12-31",2300,"非通用类","山东省",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高）：4530×2070×1700mm  单体工作幅宽：400mm  液压式、全翻转式  铧体个数：4（左右各2个）","T202041410112","2025-09-26",2300,"非通用类","河南省",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高）：5310×2460×1790mm  单体工作幅宽：500mm  液压式、全翻转式  铧体个数：4（左右各2个）","T202041410113","2025-09-26",2300,"非通用类","河南省",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","外形尺寸（长×宽×高）：4620×2095×1800mm  单体工作幅宽：400mm  液压式、全翻转式  铧体个数：4（左右各2个）","T202041410114","2025-09-26",2300,"非通用类","河南省",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-435","单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧;","型号名称\t/\t1LF-435翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t4100x2350x1750 \n配套拖拉机标定功率\tkW\t99.3-132.3\n翻转机构形式\t/\t液压式☑     机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t4+4\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t组合式  栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1400\n犁体纵向距离\t㎜\t880\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-300\n油缸型号\t/\tø80-485\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370180","2025-09-06",2300,"非通用类","山东省",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北贝洛塔机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","单体幅宽:45、50、55、60cm;铧体个数:3铧;","型号名称：1LFT-360 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3350×2230×1920；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各3；犁体幅宽（mm）：450、500、550、600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最大：1800，最小：1350；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T202013130008","2025-07-19",2300,"非通用类","河北省",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","河北贝洛塔机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460","单体幅宽:45、50、55、60cm;铧体个数:4铧;","型号名称：1LFT-460 液压翻转调幅犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4650×2500×1950；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：左右各4；犁体幅宽（mm）：450、500、550、600；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：最大：2400，最小：1800；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（cm）：5~20；油缸型号：Φ100×40；油缸数量（个）：1","T202013130009","2025-07-19",2300,"非通用类","河北省",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧;","单体幅宽：50cm,犁铧数量：3个","T202023230026","2025-07-06",2300,"非通用类","黑龙江",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：40cm,犁铧数量：4个","T202023230027","2025-07-06",2300,"非通用类","黑龙江",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧;","单体幅宽：50cm,犁铧数量：4个","T202023230028","2025-07-06",2300,"非通用类","黑龙江",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","单体幅宽:46/50cm;铧体个数:5铧;","结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸5490×3050×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽460/500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2300/2500mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370033","2024-08-08",3200,"非通用类","山东省",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535F","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸4830×2280×1730mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽350mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1750mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370026","2024-08-08",3200,"非通用类","山东省",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550F","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸5350×3010×1770mm；配套拖拉机标定功率162～205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2500mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度﹥5 km/h","T201937370027","2024-08-08",3200,"非通用类","山东省",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","高速调幅液压翻转犁","1LFT-5","单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:5铧;","型号名称：1LFT-5 高速调幅液压翻转犁；结构型式：液压翻转、手动调幅；工作状态外型尺寸（长×宽×高）： 5800×2600×1900mm；与拖拉机联接方式： 全悬挂；翻转机构型式： 翻转液压油缸；翻转机构油缸型号：油缸 A110D50C260；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：5×2；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽：350/400/450/500mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：1750/2000/2250/2500mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：充气橡胶轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：100～300mm。","黑垦鉴2017069","2021-12-31",3200,"非通用类","山东青岛",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","山东弘泰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LT-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5+5铧;","配套动力范围（kW）：150-200；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5500*3100*1800；犁体数量（个）：5＋5；翻转机构型式：液压翻转","T201937370076","2024-10-24",3200,"非通用类","山东省",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;4730×2500×1730；配套拖拉机标定功率kW：117.7-147.1；翻转机构型式：液压式； 犁体类型：基本(通用)型；犁体数量：左5右5；犁体幅宽mm:350；犁铧类型：通用型；犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：1750；犁体纵向距离mm：835；犁轮类型；限深.运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围mm：20-320:油缸型号：HSG80×50×160；油缸数量：1：","T201913130093","2024-12-08",3200,"非通用类","河北省",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","任丘市革新农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式；翻转机构型式：液压式；全翻转式；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：6100×3100×1810；犁体数量（个）：左5 右5；犁体幅宽：500mm；总工作幅宽：2500mm；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-240mm；油缸数量：1个。","T201913130172","2024-12-30",3200,"非通用类","河北省",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","任丘市革新农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","结构型式：悬挂式；翻转机构型式：液压式、全翻转式；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：4680×2370×1710；犁体数量：左5 右5；犁体幅宽：350mm；总工作幅宽：1750mm；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-240mm；油缸数量：1个。","T201913130173","2024-12-30",3200,"非通用类","河北省",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","济宁神工机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","型号规格：1LFT-550；结构型式：双向调幅犁；工作状态外形尺寸：5330*2275*1800mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转型式：液压；油缸型号：YD100-240；数量：1个；犁体数量：5+5；类型：栅条式；工作幅宽：不适用；调幅犁调整幅宽范围：350/400/450/500mm；犁轮类型：橡胶轮；数量：1个；限深轮调节范围：120-330mm；其他油缸型号：不适用；数量：不适用","鲁T2017104","2021-12-31",3200,"非通用类","山东省",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","济宁神工机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","型号规格：1LF-535；结构型式：双向犁；工作状态外形尺寸：3910*1940*1520mm；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转型式：液压；油缸型号：YD70-170；数量：1个；犁体数量：5+5；类型：铧式犁；工作幅宽：350mm；调幅犁调整幅宽范围：不适用；犁轮类型：橡胶轮；数量：1个；限深轮调节范围：120-270mm；其他油缸数量：不适用；型号：不适用","鲁T2017105","2021-12-31",3200,"非通用类","山东省",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","天津库恩农业机械有限公司","五铧翻转犁","MULTI-MASTER 153 5T","单体幅宽:45cm;铧体个数:5铧;","结构型式：双向，调幅\n外形尺寸（长x宽x高）：6100x1780x1770mm\n结构质量：1490kg\n配套动力：135~165cm\n与拖拉机配套连接方式：三点悬挂\n翻转机构型式：液压翻转\n犁体数量：主犁10，副犁10\n犁体工作宽幅：360mm，400mm，450mm","T20190606056","2024-12-31",3200,"非通用类","天津市",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽35cm,犁铧数量：5个","T202023230025","2025-07-06",3200,"非通用类","黑龙江",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","黑龙江斯堪尼农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;","单体幅宽50cm,犁铧数量：5个","T202023230029","2025-07-06",3200,"非通用类","黑龙江",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","铧式犁","单体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁","山东鲁辉农业机械有限公司","翻转犁","1LF-535","单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;","型号名称\t/\t1LF-535翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式☑  半悬挂式□  牵引式□ \n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t4960x2500x1750\n配套拖拉机标定功率\tkW\t117.6-154.35\n翻转机构形式\t/\t液压式 ☑    机械式□\n全翻转式□   半翻转式☑\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t组合式  栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1750\n犁体纵向距离\t㎜\t880\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\t㎜\t0-300\n油缸型号\t/\tø80-485\n油缸数量\t个\t1\n作业速度\tkm/h\t＞5","T202037370182","2025-09-06",3200,"非通用类","山东省",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000-1500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","旋耕机轴数:1个;耕幅:1400mm;","规格型号:1GKN-140型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):830×1610×1050；工作幅宽(cm):140；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):227/302；刀辊最大回转半径(mm):225；刀辊总安装刀数(把):36；旋耕刀型号:IT225；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):18.4-22；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140127","2024-11-28",300,"通用类","河北省",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","规格型号:1GKN-160型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):830×1710×1050；工作幅宽(cm):160；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):227/302；刀辊最大回转半径(mm):225；刀辊总安装刀数(把):40；旋耕刀型号:IT225；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):22-29.4；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140124","2024-11-28",900,"通用类","河北省",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","规格型号:1GKN-180型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):880×2080×1160；工作幅宽(cm):180；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):52；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):36.8-44.1；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140125","2024-11-28",900,"通用类","河北省",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160P","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","规格型号:1GKN-160P型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):900×1860×860；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):160；耕深(cm）：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速(r/min):228/304；刀辊最大回转半径(mm):225；刀辊总安装刀数(把):44；旋耕刀型号:IT225；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):36-60；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201913130217","2024-12-30",900,"通用类","河北省",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市中旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸：1020×2056×1152（mm），幅宽：180cm，理论作业速度：2～5（km/h），旋耕深度：≥12（cm），传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（540转）、228（720转）（r/min)，刀辊最大回转半径：245mm，总安装刀数：50把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720(r/min)，配套拖拉机标定功率：36.8～44.1（kW）。","苏农机（2016）第（0206）号","2020-12-31",900,"通用类","江苏省",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)mm：955x2060x1145；作业速度范围m/s：2-5；工作幅宽cm：180；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：三点悬挂；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：254/267；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：52把。","鄂2019476","2024-12-29",900,"通用类","河北省",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)mm：955x1730x1052；作业速度范围m/s：2-5；工作幅宽cm：160；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：三点悬挂；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：254/267；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：44把。","鄂2019476","2024-12-29",900,"通用类","河北省",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)mm：955x1630x1120；作业速度范围m/s：2-5；工作幅宽cm：150；耕深cm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：三点悬挂；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：254/267；刀辊最大回转半径mm：245；刀辊总安装刀数：40把。","鄂2019476","2024-12-29",900,"通用类","河北省",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆还田耕整机","1GSZ-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","外形尺寸：2100×1100×1200（mm），工作幅宽：180cm，耕深：≥8（cm）连接形式：三点悬挂，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：≥0.19（hm2/h•m），输入轴转速：540/720/1000（rpm），刀辊转速：222/265/291（rpm），弯刀型号：专用节能刀210，刀片数量：64把，刀辊最大回转半径：215，配套动力：36.8～44.1（kW）。","苏农机（2016）第（0236）号","2020-12-31",900,"通用类","江苏省",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","外形尺寸：1750×920×1160（mm）,幅宽:150cm，传动方式：中间齿轮传动，刀辊设计转速：199(n动=540)265(n动=720)，刀辊设计最大回转半径：225mm，刀辊设计总安装刀数：38把，旋耕刀型号：IT225，配套拖拉机标定功率：22.1～33.1（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min），配套拖拉机常用作业挡挡次：II档，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.56～1.39（m/s）","苏农机（2016）第（0217）号","2020-12-31",900,"通用类","江苏省",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:单个;耕幅:1600mm;","型号名称\n/\n1GKN-160型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1020×1690×1120\n作业速度范围\nm/s\n0.56～1.39\n工作幅宽\ncm\n160\n耕深\ncm\n≥8\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n248、258（N动=540）；256、296（N动=720）\n刀辊最大回转半径\nmm\n225\n刀辊总安装刀数\n把\n34\n旋耕刀型号\n/\nIT225\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n25.7～33.1\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540、720","T202032320111","2025-06-30",900,"通用类","江苏省",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","旋耕机轴数:1个;耕幅:1800mm;","结构型式 ： 框架型 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：2030×1150×1300 ；作业速度范围 m/s： 0.55-1.38 ；工作幅宽 cm： 180 ；耕深 cm ：15-20 ；刀轴型式 ：单轴型 ；刀轴连接型式 ： 接盘式 ；传动型式 ：中间齿轮传动 ；运输方式：普通型 ；刀辊设计转速 r/min： 242 ；刀辊最大回转半径 mm ：260 ；刀辊总安装刀数 把 ：52 ；旋耕刀型号 ： IT245 ；限深装置型式：限深板 ；镇压型式 ：拖板 ；配套拖拉机标定功率范围 kW ：36.8-44.7","鄂2020115","2025-09-29",900,"通用类","河北省",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","旋耕机轴数:1个;耕幅:1600mm;","结构型式 ： 框架型 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm：1860×980×1150 ；作业速度范围 m/s ：0.55-1.39 ；工作幅宽 cm ：160 ；耕深 cm ：12-18 ；刀轴型式 ：单轴型 ；刀轴连接型式 ：接盘式 ；传动型式 ： 中间齿轮传动 ；运输方式 ：普通型 ；刀辊设计转速 r/min： 242 ；刀辊最大回转半径 mm ：240 ；刀辊总安装刀数 把： 44 ；旋耕刀型号 ：IT225 ；限深装置型式 ： 限深板 ；镇压型式：拖板 ；配套拖拉机标定功率范围 kW ：29.8-33.5","鄂2020115","2025-09-29",900,"通用类","河北省",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500-2000mm旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","旋耕机轴数:1个;耕幅:1500mm;","结构型式 ：框架型 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：1730×980×1150 ；作业速度范围 m/s：0.55-1.39 ；工作幅宽 cm： 150 ；耕深 cm： 12-18 ；刀轴型式 ：单轴型 ；刀轴连接型式 ：接盘式 ；传动型式 ：中间齿轮传动 ；运输方式 ：普通型 ；刀辊设计转速 r/min ：242； 刀辊最大回转半径 mm： 240 ；刀辊总安装刀数 把 ：36 ；旋耕刀型号：IT225 ；限深装置型式： 限深板 ；镇压型式 ： 拖板 ；配套拖拉机标定功率范围 kW ：26.1-29.8","鄂2020115","2025-09-29",900,"通用类","河北省",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆还田耕整机","1GSZ-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：2300×1100×1200（mm），工作幅宽：200cm，耕深：≥8cm，连接形式：三点悬挂，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：≥0.19（hm2/h•m），输入轴转速：540/720/1000（rpm），刀辊转速：222/265/291（rpm），弯刀型号：专用节能刀210，刀片数量：76把，刀辊最大回转半径：215，配套动力：44.1～51.5（kW）","苏农机（2016）第（0234）号","2020-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆还田耕整机","1GSZ-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：2500×1100×1200（mm），工作幅宽：230cm，耕深：≥8（cm）连接形式：三点悬挂，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：≥0.19（hm2/h•m），输入轴转速：540/720/1000（rpm），刀辊转速：222/265/291（rpm），弯刀型号：专用节能刀210，刀片数量：84把，刀辊最大回转半径：215，配套动力：51.5～58.8（kW）。","苏农机（2016）第（0235）号","2020-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GK-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1120×2440×1160；工作幅宽（cm）：200；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（rpm）：296、255、222、247；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：66；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）：51.4～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（rpm）：720、540。","T202032320156","2025-07-30",1600,"通用类","江苏省",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GK-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1120×2680×1160；工作幅宽（cm）：230；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（rpm）：296、255、222、247；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：70；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）：58.8～66.1；配套拖拉机动力输出轴转速（rpm）：720、540。","T202032320156","2025-07-30",1600,"通用类","江苏省",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1180×2320×1120；配套拖拉机标定功率范围\tkW\t：58.8～73.5；整机质量（kg）：524；工作幅宽(cm)200；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数把：60；旋耕刀型号：IT245。","鄂2019477","2024-12-29",1600,"通用类","河北省",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：2420×1600×1220（mm），工作幅宽：200cm，总安装刀数:52把，刀片型式：IT245，配套拖拉机标定功率：58.8～95.6（kW），配套动力输出轴转速：540、720（r/min），与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，传动型式（侧边、中间）：侧边箱体全齿轮传动","苏农机（2019）第（0133）号","2023-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：2300×1020×1160（mm），幅宽：200cm，旋耕深度：8-16（cm），总安装刀数：58把，传动方式：中置齿轮传动，与拖拉机联接方式：标准三点悬挂，刀辊转速：199 r/min，刀辊最大回转半径：245±10mm，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机标定功率：44.1～51.4（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min）。","苏农机（2016）第（0046）号","2020-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市中旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","外形尺寸：1050×2636×1250（mm），幅宽：230cm，理论作业速度：2～5（km/h），旋耕深度：≥12（cm），传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（540转）、228（720转）（r/min)，刀辊最大回转半径：245mm，总安装刀数：62把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720(r/min)，配套拖拉机标定功率：44.1～58.8（kW）。","苏农机（2016）第（0208）号","2020-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市中旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","外形尺寸：1020×2296×1152（mm），幅宽：200cm，理论作业速度：2～5（km/h），旋耕深度：≥12（cm），传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（540转）、228（720转）（r/min)，刀辊最大回转半径：245mm，总安装刀数：58把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720(r/min)，配套拖拉机标定功率：40.4～47.8（kW）。","苏农机（2016）第（0207）号","2020-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","规格型号:1GKN-200型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):880×2320×1160；工作幅宽(cm):200；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):44.1-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140123","2024-11-28",1600,"通用类","河北省",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-220","旋耕机轴数:1个;耕幅:2200mm;","规格型号:1GKN-220型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):880×2470×1160；工作幅宽(cm):220；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):64；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):58.8-66.1；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140123","2024-11-28",1600,"通用类","河北省",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","型号名称\n/\n1GKN-200型旋耕机\n结构型式(圆梁式、框架式)\n/\n框架式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1020×2190×1050\n工作幅宽\ncm\n200\n变速箱挡位数\n/\n/\n传动方式（侧边、中间）\n/\n中间\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n58\n限深装置型式\n/\n/\n配套拖拉机标定功率\nkW\n58.8-73.5\n动力输出轴转速\nr/min\n540、720","苏农机（2018）第（0264）号","2022-12-31",1600,"通用类","江苏省",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GK-230","旋耕机轴数:单个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2640×1130mm；工作幅宽（cm）：230；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；刀辊总安装刀数(把):68;旋耕刀型号:IT245;配套拖拉机标定功率范围(kW):66.2～88.2。","T202032320158","2025-07-30",1600,"通用类","江苏省",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GK-200","旋耕机轴数:单个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1050×2340×1030mm；工作幅宽（cm）：200；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；刀辊总安装刀数(把):64;旋耕刀型号:IT245;配套拖拉机标定功率范围(kW):51.5～73.5","T202032320158","2025-07-30",1600,"通用类","江苏省",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","旋耕机轴数:1个;耕幅:2300mm;","结构型式 ：框架型 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：2530×1150×1300 ；作业速度范围 m/s ：0.55-1.38 ；工作幅宽 cm ：230； 耕深 cm： 15-20 ；刀轴型式 ：单轴型 ；刀轴连接型式 ：接盘式 ；传动型式 ：中间齿轮传动 ；运输方式 ： 普通型 ；刀辊设计转速 r/min ：242 ；刀辊最大回转半径 mm ：260 ；刀辊总安装刀数 把： 64 ；旋耕刀型号 ： IT245 ；限深装置型式 ：限深板 ；镇压型式 ：拖板 ；配套拖拉机标定功率范围 kW ：59.7-67.1","鄂2020116","2025-09-29",1600,"通用类","河北省",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000-2500mm旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","旋耕机轴数:1个;耕幅:2000mm;","结构型式 ： 框架型 ；整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：2235×1150×1300 ；作业速度范围 m/s： 0.55-1.38 ；工作幅宽 cm ：200 ；耕深 cm ：15-20 ；刀轴型式 ：单轴型 ；刀轴连接型式： 接盘式 ；传动型式 ：中间齿轮传动 ；运输方式：普通型 ；刀辊设计转速 r/min： 242 ；刀辊最大回转半径 mm ：260 ；刀辊总安装刀数 把 ：60 ；旋耕刀型号 ： IT245 ；限深装置型式： 限深板 ；镇压型式：拖板 ；配套拖拉机标定功率范围 kW ：44.7-52.9","鄂2020116","2025-09-29",1600,"通用类","河北省",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","规格型号:1GKN-350型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1260×3820×1220；工作幅宽(cm):350；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):100；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):88.2-117.6；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140128","2024-11-28",2200,"通用类","河北省",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-250A1","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","规格型号:1GKN-250A1型中高箱旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2850×1160；工作幅宽(cm):250；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):84；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):69.8-95.6；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140122","2024-11-28",2200,"通用类","河北省",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","规格型号:1GKN-300型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1260×3260×1220；工作幅宽(cm):300；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):84；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):73.5-88.2；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T201900140126","2024-11-28",2200,"通用类","河北省",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","耕幅300cm，配套动力132.4-147kw,结构型式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1380×3210×1110mm,刀轴型式单轴型，刀轴连接型式接盘式，传动型式中间齿轮传动，运输方式普通型，总安装刀数88把，旋耕刀型号IT245.镇压形式拖板","T201913130170","2024-12-30",2200,"通用类","河北省",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1360×2760×1185；配套拖拉机标定功率范围\tkW：66.1～73.5；整机质量（kg）：612；工作幅宽(cm)250；传动方式：中间传动；刀辊总安装刀数量（把)：68；旋耕刀型号：IT245。","鄂2019478","2024-12-29",2200,"通用类","河北省",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GK-250","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1120×2880×1160；工作幅宽（cm）：250；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（rpm）：296、255、222、247；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：74；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）：66.1～73.5；配套拖拉机动力输出轴转速（rpm）：720、540。","T202032320157","2025-07-30",2200,"通用类","江苏省",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-250H","旋耕机轴数:1个;耕幅:2500mm;","外形尺寸：2816×1050×1300（mm），幅宽：250cm，耕深：8～16（cm），旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊设计转速：99(n动=540)265(n动=720)（r/min），刀辊设计最大回转半径：245（mm），刀辊设计总安装刀数：66把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机标定功率：51.8～62.5（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min），配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.56～1.39（m/s）。","苏农机（2016）第（0218）号","2020-12-31",2200,"通用类","江苏省",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","外形尺寸：3316×1050×1300（mm），幅宽：300cm，旋耕深度：8-16（cm），传动方式：中置齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（r/min），刀辊最大回转半径：245±10（mm），总安装刀数：82把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机标定功率：73.5～110.3（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min），理论作业速度：2-5（km/h）。","苏农机（2016）第（0045）号","2020-12-31",2200,"通用类","江苏省",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","型式：框架型，结构尺寸（长*宽*高）:1100mm×3000mm×1200mm；工作幅宽：280cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀棍设计转速：255 r/min ；配套拖拉机动力输出轴转速：720 r/min。","T202037370170","2025-07-06",2200,"通用类","山东省",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GK-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2830×1150mm；工作幅宽（cm）：250；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；刀辊总安装刀数(把):72;旋耕刀型号:IT245;配套拖拉机标定功率范围(kW):73.5～95.6。","T202032320159","2025-07-30",2200,"通用类","江苏省",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","济宁神工机械有限公司","旋耕机","1GK-260","旋耕机轴数:1个;耕幅:2600mm;","型号名称：1GK-260；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：710*2800*850mm；工作幅宽：260cm；传动方式：侧边（双侧）；变速箱挡位数：1个；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：54把；限深装置型式：限深块；配套拖拉机标定功率：80.9-88.2kw；动力输出轴转速：540/720r/min","鄂2017111","2021-12-31",2200,"通用类","山东省",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","济宁神工机械有限公司","旋耕机","1GK-300","旋耕机轴数:1个;耕幅:3000mm;","型号名称：1GK-300；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：710*3200*850mm；工作幅宽：300cm；传动方式：侧边（双侧）；变速箱挡位数：1个；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：64把；限深装置形式：/；配套拖拉机标定功率：88.2-95.5kw；动力输出轴转速：540/720r/min","鄂2017112","2021-12-31",2200,"通用类","山东省",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","济宁神工机械有限公司","旋耕机","1GK-350","旋耕机轴数:1个;耕幅:3500mm;","型号名称：1GK-350；结构型式：框架式；工作状态外形尺寸：710*3554*850mm；工作幅宽：350cm；传动方式：侧边（双侧）；变速箱挡位数：1个；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：74把；限深装置型式：/；配套拖拉机标定功率：95.5-103.0kw；动力输出轴转速：540/720r/min","鄂2017113","2021-12-31",2200,"通用类","山东省",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","西安亚澳农机股份有限公司","多功能变速旋耕机","1GKNB-280","旋耕机轴数:单轴个;耕幅:2800mm;","单轴;配套动力:73.5-95.5kw;结构形式:框架式;外形尺寸:1310*3050*1320mm;耕幅:2800mm","部20170495","2021-12-31",2200,"通用类","陕西省",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","旋耕机","1GQN-280","旋耕机轴数:1个;耕幅:2800mm;","型号名称\n/\n1GQN-280型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1130×3020×1180\n作业速度范围\nm/s\n0.56～1.39\n工作幅宽\ncm\n280\n耕深\ncm\n12～16\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n接盘式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n1\n刀辊设计转速\nr/min\n318\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n80\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n110.25～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n760","T202034056","2025-06-04",2200,"通用类","安徽省",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏永协机械有限公司","旋耕机","1GK-250","旋耕机轴数:单个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1200×2880×1125；工作幅宽（cm）：250；刀轴型式：单轴型；传动型式：侧边传动；刀辊总安装刀数（把）：76；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5～95.6。","T202032320152","2025-07-30",2200,"通用类","江苏省",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-200","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1850×2440×1160；工作幅宽（cm）：200；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：前轴：花键式；后轴：接盘式；传动型式：前轴：中间齿轮传动；后轴：侧边齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（rpm）：前轴/后轴：255/488；296/566；191/366；222/424；刀辊最大回转半径（mm）：前轴：245；后轴：195；刀辊总安装刀数（把）：前轴66；后轴：76；旋耕刀型号：前轴：IT245；后轴：IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）：73.5～88.2；配套拖拉机动力输出轴转速（rpm）：720、540。","T202032320155","2025-07-30",2600,"通用类","江苏省",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1850×2700×1160；工作幅宽（cm）：230；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：前轴：花键式；后轴：接盘式；传动型式：前轴：中间齿轮传动；后轴：侧边齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（rpm）：前轴/后轴：255/488；296/566；191/366；222/424；刀辊最大回转半径（mm）：前轴：245；后轴：195；刀辊总安装刀数（把）：前轴70；后轴：80；旋耕刀型号：前轴：IT245；后轴：IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）：95.6～102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（rpm）：720、540。","T202032320155","2025-07-30",2600,"通用类","江苏省",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1398×2750×1296；配套拖拉机标定功率范围\tkW：66.1～80.8；结构质量（kg）：978；工作幅宽mm：2300；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀总安装刀数把：64；灭茬刀总安装刀数把：108；旋耕刀型号：ⅠT245；灭茬刀型号：MII180。","鄂2019475","2024-12-29",2600,"通用类","河北省",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","南京沃杨机械科技有限公司","旋耕机","1GKM-200","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","主要配置：\n结构特征:双轴分层土旋耕结构\n幅宽:200cm\n结构形式： 框架型  \n外形尺寸（长x宽x高）：1500mmx2300mmx1200mm\n结构质量：500kg\n耕深≥8cm\n传动方式：侧边传动.","苏农机（2017）第（0127）号","2021-12-31",2600,"通用类","江苏省",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-200","旋耕机轴数:2个;耕幅:2000mm;","型号名称：1GKNM-200；外形尺寸:(长×宽×高mm):1340×2420×1160；配套拖拉机标定功率范围(kw):55.0-73.5；动力输出轴转速(r/min):540/720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；结构形式:框架式；旋耕最终传动方式:中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：侧边齿轮传动；结构质量(kg):732；作业速度范围:(m/s):0.56-1.39；工作幅宽(mm):2000；旋耕设计转速:(r/min):241/296，灭茬设计转速(r/min):471/634；旋耕刀辊最大回转半径:(mm):245，灭茬刀辊最大回转半径(mm):170；旋耕总安装刀数:(把):60，灭茬总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT245，灭茬刀型号:MI165","T201913130233","2024-12-30",2600,"通用类","河北省",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","旋耕机轴数:2个;耕幅:2300mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1510×2550×1290；作业幅宽：2.3m；配套拖拉机标定功率范围\tkW：88.2-110.3；配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720/850；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式(圆梁式、框架式等)：框架式；灭茬最终传动方式：中间齿轮传动；结构质量kg：850；作业速度范围\tm/s：3.0-5.0；工作幅宽\tmm：2300；旋耕设计转速r/min：307；灭茬设计转速\tr/min：566；旋耕刀总安装刀数把：64。","鄂2019495","2024-12-29",2600,"通用类","河北省",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-200","旋耕机轴数:双个;耕幅:2000mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×2470×1180mm；工作幅宽（cm）：200；刀轴型式：双轴型；传动型式：中间传动（前轴）、侧边传动（后轴）；刀辊总安装刀数（把）：60（前轴）、72（后轴）；旋耕刀型号：IT245（前轴）、IT175（后轴）；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：80.8～102.9","T202032320163","2025-07-30",2600,"通用类","江苏省",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000-2500mm旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-230","旋耕机轴数:双个;耕幅:2300mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×2670×1180mm；工作幅宽（cm）：230；刀轴型式：双轴型；传动型式：中间传动（前轴）、侧边传动（后轴）；刀辊总安装刀数（把）：64（前轴）、80（后轴）；旋耕刀型号：IT245（前轴）、IT175（后轴）；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～110.2","T202032320163","2025-07-30",2600,"通用类","江苏省",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-280","旋耕机轴数:2个;耕幅:2800mm;","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1543×3050×1295；配套拖拉机标定功率范围\tkW\t：110.2-132.3；结构质量（kg）：1166；工作幅宽mm：2800；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀总安装刀数把：\t80；灭茬刀总安装刀数把：132；旋耕刀型号：ⅠT245；灭茬刀型号：MII180。","鄂2019475","2024-12-29",2900,"通用类","河北省",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1398×2750×1296；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式(圆梁式、框架式等)：框架式；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：中间齿轮传动；结构质量\tkg：1080；作业速度范围m/s\t：2～5；工作幅宽mm：2500；旋耕设计转速\tr/min：\t224/316；灭茬设计转速\tr/min：411/579；旋耕刀辊最大回转半径\tmm\t：245；灭茬刀辊最大回转半径\tmm：225；旋耕刀总安装刀数把：68。","鄂2019475","2024-12-29",2900,"通用类","河北省",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：1850×2900×1160；工作幅宽（cm）：250；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：前轴：花键式；后轴：接盘式；传动型式：前轴：中间齿轮传动；后轴：侧边齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（rpm）：前轴/后轴：255/488；296/566；191/366；222/424；刀辊最大回转半径（mm）：前轴：245；后轴：195；刀辊总安装刀数（把）：前轴74；后轴：84；旋耕刀型号：前轴：IT245；后轴：IT195；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）：110.3～132.3；配套拖拉机动力输出轴转速（rpm）：720、540。","T202032320164","2025-07-30",2900,"通用类","江苏省",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","旋耕机轴数:双个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×2870×1180mm；工作幅宽（cm）：250；刀轴型式：双轴型；传动型式：中间传动（前轴）、侧边传动（后轴）；刀辊总安装刀数（把）：68（前轴）、88（后轴）；旋耕刀型号：IT245（前轴）、IT175（后轴）；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围（kW）：102.9～132.3。","T202032320162","2025-07-30",2900,"通用类","江苏省",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-260","旋耕机轴数:双个;耕幅:2600mm;","型号名称\n/\n1GKM-260型双轴旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1500×3020×1120\n作业速度范围\nm/s\n0.56～1.39\n工作幅宽\ncm\n260\n耕深\ncm\n≥8\n刀轴型式\n/\n双轴型\n刀轴连接型式\n/\n接盘式\n传动型式\n/\n前轴:侧边传动；后轴:侧边传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n前轴:198、265；后轴:320、426\n刀辊最大回转半径\nmm\n前轴:245；后轴:175\n刀辊总安装刀数\n把\n前轴:80；后轴:90\n旋耕刀型号\n/\n前轴:IT245；后轴:IT175\n限深装置型式\n/\n/\n镇压型式\n/\n/\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n102.9～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540、720","T202032320112","2025-06-30",2900,"通用类","江苏省",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-260","旋耕机轴数:2个;耕幅:2600mm;","刀轴型式：双轴型；工作幅宽（cm）：260；传动型式：前轴：中间传动，后轴：侧边传动","T202032320165","2025-07-30",2900,"通用类","江苏省",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","旋耕机轴数:2个;耕幅:2500mm;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1510×2750×1290；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2-110.3；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720/850；与拖拉机连接方式：三点悬挂式；结构型式(圆梁式、框架式等)：框架式；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；结构质量kg：900；作业速度范围\tm/s\t：3.0-5.0；工作幅宽\tmm：2500；旋耕设计转速r/min：307；灭茬设计转速r/min：566；旋耕刀辊最大回转半径\tmm：260；灭茬刀辊最大回转半径\tmm：180；旋耕刀总安装刀数\t把：68；灭茬刀总安装刀数把 ：132。","鄂2019495","2024-12-29",2900,"通用类","河北省",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","江苏永协机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","旋耕机轴数:双个;耕幅:2500mm;","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1510×2950×1260；工作幅宽（cm）：250；刀轴型式：双轴型；传动型式：（前轴:侧边传动；后轴:侧边传动）；刀辊总安装刀数（把）：（前轴:76；后轴:76）；旋耕刀型号：（前轴:IT245；后轴:IT175）；配套拖拉机标定功率范围（kW）：102.9～132.3。","T202032320153","2025-07-30",2900,"通用类","江苏省",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)：2400*1250*1200mm；结构质量：760kg；工作幅宽：120cm；传动方式：链传动；总安装刀数量：16把；旋耕刀型号：T185。履带类型：橡胶；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：60*48*180；履带轨距：60mm；档位数：前进4档/后退1档。","鄂2020114","2025-09-29",8300,"通用类","山东省",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带式旋耕机","1GZL-120A","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2270*1250*1160；结构质量：570kg；工作幅宽：120cm；传动方式：齿轮；总安装刀数量：14把；旋耕刀型号：T185。履带类型：橡胶；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：60*48*180；履带轨距：60mm；档位数：前进3档/后退1档。","鄂2020113","2025-09-29",8300,"通用类","山东省",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","莱州伟泰机械制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1200mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：履带自走式 工作状态外形尺寸(长x宽x高）：2400x1350x1150mm结构质量：760kg工作宽幅：120cm，变速箱档位数：8 传动方式：中间，旋耕刀型号：IT195 总安装刀数：28把，刀辊转速：200-250r/min刀辊回转半径：220mm，动力标定功率：23.53kw，动力标定转速：2200r/min，履带规格（节距x节数x宽）：72mmx36x180mm履带轨距：760mm","苏农机（2019）第（0360）号","2023-12-31",8300,"通用类","山东省",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","廊坊林沃机械设备制造有限公司","旋耕机","1GZL-125Y型履带自走式旋耕机","耕幅:1250mm;形式:履带自走式:是 ;","履带自走式旋耕机，外形尺寸（长✕宽✕高）2280✕1330✕840、柴油机型号EH36型、发动机功率22.1KW、旋耕刀型号165、总安装刀数30把，履带节数36、节距72、宽180，轨距750。","19320P500001ROM","2025-08-05",8300,"通用类","河北省",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","廊坊林沃机械设备制造有限公司","旋耕机","1GZL-125A型履带自走式旋耕机","耕幅:1250mm;形式:履带自走式:是 ;","履带自走式旋耕机，外形尺寸（长✕宽✕高）2350✕1300✕980、柴油机型号H16型、发动机功率10.3KW、旋耕刀型号165、总安装刀数32把，履带节数36、节距72、宽180，轨距620。","19320P500001ROM","2025-08-05",8300,"通用类","河北省",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200-2000mm履带自走式旋耕机","廊坊林沃机械设备制造有限公司","旋耕机","1GZL-125B型履带自走式旋耕机","耕幅:1250mm;形式:履带自走式:是 ;","履带自走式旋耕机，外形尺寸（长✕宽✕高）2100✕1300✕1080、柴油机型号H166型、发动机功率10.3KW、旋耕刀型号165、总安装刀数32把，履带节数36、节距72、宽180，轨距400。","19320P500001ROM","2025-08-05",8300,"通用类","河北省",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖州丰源农业装备制造有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL200B","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：自走履带式；\n配套发动机，标定功率：73.6kw   2400r/min\n幅宽：200CM；\n外形尺寸:3660mm×2360mm×2660mm；\n刀辊总安装刀数：58把；\n旋耕刀型号：IT245旋耕刀\n履带规格（履带式）：90mm×53节×450mm；\n履带轨距：1209mm；\n最小离地间隙：310mm\n整机使用质量:2400kg;","GZNJ/TJ 2019-181","2024-10-09",15100,"通用类","浙江省",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","湖州丰源农业装备制造有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL230A","耕幅:2300mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式：自走履带式；\n配套发动机，标定功率：73.6kw   2400r/min\n幅宽：230CM；\n外形尺寸:3660mm×2460mm×2660mm；\n刀辊总安装刀数：106把；\n旋耕刀型号：IT245旋耕刀\n履带规格（履带式）：90mm×53节×450mm；\n履带轨距：1209mm；\n整机使用质量:2450kg;","GZNJ/TJ 2019-181","2024-10-09",15100,"通用类","浙江省",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江亿森机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-200","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","形式:履带自走式；耕幅:2000MM；结构质量:1900KG","2019TJ600","2024-12-23",15100,"通用类","浙江省",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","浙江亿森机械有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200A","耕幅:2000mm;形式:履带自走式:是 ;","结构形式:自走履带式；幅宽:200CM","GZNJ/TJ 2018-001","2022-12-31",15100,"通用类","浙江省",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2000mm及以上履带自走式旋耕机","廊坊林沃机械设备制造有限公司","旋耕机","1GZL-203Y型履带自走式旋耕机","耕幅:2030mm;形式:履带自走式:是 ;","履带自走式旋耕机，外形尺寸（长✕宽✕高）2450✕2040✕840、柴油机型号EH36型、发动机功率22.1KW、旋耕刀型号165、总安装刀数48把，履带节数36、节距72、宽180，轨距755。","19320P500001ROM","2025-08-05",15100,"通用类","河北省",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-180","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸：2056×1380×1352（mm），深松铲结构型式：单柱、凿形铲带翼，深松铲数量：4个，工作幅宽：1800mm，铲间距：450mm，整地耕深：≥80mm，深松耕深：250～400（mm），作业速度：2.5～6.5（km/h），作业小时生产率：0.20～0.60（hm2/h），旋耕刀型号：IT245，旋耕刀数量：50把，与拖拉机连接形式：标准三点悬挂，传动机构型式：中间齿轮传动，配套动力：69.8～73.5（kW）。","苏农机（2017）第（0106）号","2021-12-31",2300,"通用类","江苏省",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","外形尺寸：2296×1380×1352（mm），深松铲结构型式：单柱、凿形铲带翼，深松铲数量：4个，工作幅宽：2000mm，铲间距：500mm，整地耕深：≥80mm，深松耕深：250～400（mm），作业速度：2.5～6.5（km/h），作业小时生产率：0.20～0.60（hm2/h），旋耕刀型号：IT245，旋耕刀数量：58把，与拖拉机连接形式：标准三点悬挂，传动机构型式：中间齿轮传动，配套动力：73.5～88.2（kW）。","苏农机（2017）第（0107）号","2021-12-31",2300,"通用类","江苏省",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-250A3","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","型号名称：1S-250A3深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）102-133；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1740×2840×1440；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.70-1.40；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130215","2024-12-30",2300,"通用类","河北省",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200A3","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","型号名称：1S-200A3深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）80-111；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1740×2390×1400；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.53-1.10；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：40；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130214","2024-12-30",2300,"通用类","河北省",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-200Q","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号名称：1S-200Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-102.9；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1685×2385×1470；作业速度（km/h）3-6；作业小时生产率（hm²/h）0.56-1.0；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：中间两铲62.5，其它：44；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：25-35","冀2018T—009","2022-12-31",2300,"通用类","河北省",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200A1","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","型号名称：1S-200A1深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）80-111；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1800×2390×1320；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.53-1.1；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：40；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130212","2024-12-30",2300,"通用类","河北省",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200","振动式:否 ;深松部件个数:4个;","型号名称：1S-200深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）73-103；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1330×2370×1450；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.53-1.10；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：4；深松深度：(cm）30-45；","T201913130213","2024-12-30",2300,"通用类","河北省",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-250A1","振动式:否 ;深松部件个数:5个;","型号名称：1S-250A1深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）102-133；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1820×2820×1290；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.7-1.4；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130211","2024-12-30",2300,"通用类","河北省",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","河南沃正实业有限公司","旋耕开沟机","12KG-23(230)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:23cm;","型号名称：12KG-23(230)型旋耕开沟机；结构型式：框架式；最终传动方式：侧边齿轮传动；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2570×1190mm；工作幅宽：230cm；配套拖拉机标定功率范围：66.2～80.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：IT195左/IT195；旋耕刀数量：68把；刀辊设计转速：237/250r/min；刀辊最大回转半径：195mm；开沟刀型号：异型直刀+异型弯刀；开沟刀数量：6+10把；刀盘设计转速：237/250r/min；刀盘最大回转半径：322mm；耕深：≥8cm；开沟深度：23cm；沟面宽度：24cm；沟底宽度：18cm；作业速度范围：0.56～1.39m/s。","T202043430145","2025-08-06",1400,"非通用类","河南省",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","河南沃正实业有限公司","旋耕开沟机","12KG-23(200)","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:23cm;","型号名称：12KG-23(200)型旋耕开沟机；结构型式：框架式；最终传动方式：侧边齿轮传动；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2270×1190mm；工作幅宽：200cm；配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min；与拖拉机联接方式：三点悬挂；旋耕刀型号：IT195左/IT195；旋耕刀数量：56把；刀辊设计转速：237/250r/min；刀辊最大回转半径：195mm；开沟刀型号：异型直刀+异型弯刀；开沟刀数量：6+10把；刀盘设计转速：237/250r/min；刀盘最大回转半径：322mm；耕深：≥8cm；开沟深度：23cm；沟面宽度：24cm；沟底宽度：18cm；作业速度范围：0.56～1.39m/s。","T202043430144","2025-08-06",1400,"非通用类","河南省",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏亿科农业装备有限公司","单圆盘开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30cm;","配套动力范围（kW）：62.5～88.3；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1550×1090×1320；结构形式：悬挂式；开沟器型式：圆盘式；开沟器（刀）数量：18把，开沟深度30-40cm.","苏农机（2019）第（0361）号","2023-12-31",1400,"非通用类","江苏省",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","圆盘开沟机","1K-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:35cm;","整机尺寸：1600×850×1300（mm），作业速度：0.5-0.8（m/s），开沟形状：梯形，开沟深度：30-35（cm），沟面宽度：18-20（cm），沟底宽度：12-14（cm），弯刀数量：12把，直刀数量：6把，刀盘最大回转直径：1080mm，刀盘最大回转宽度：200mm，配套功率：36.8～55.4（kW），刀盘形式：圆盘，削壁刀形式：ITZ260。","苏农机（2016）第（0227）号","2020-12-31",1400,"非通用类","江苏省",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市连发机械有限公司","圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30cm;","结构型式：双圆盘；最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；配套拖拉机标定功率（kW）：36.8～66.2；外形尺寸（长×宽×高）：1703×1408×1450mm；开沟沟形：倒梯形；开沟条数：1条；开沟深度（cm）：30～35；沟面宽度（cm）：25～40；沟底宽度（cm）16～30；开沟刀弯刀数量（把）：24；开沟刀直刀数量（把）：6；刀盘数量（个）：2。","T202032320160","2025-07-30",1400,"非通用类","江苏省",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市连发机械有限公司","圆盘开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度:30cm;","结构型式：单圆盘；最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；配套拖拉机标定功率（kW）：36.8～58.8；外形尺寸（长×宽×高）：1703×1408×1450mm；开沟沟形：倒梯形；开沟条数：1条；开沟深度（cm）：30～35；沟面宽度（cm）：22～32；沟底宽度（cm）：12～14；开沟刀弯刀数量（把）：12；开沟刀直刀数量（把）：6；刀盘数量（个）：1","T202032320161","2025-07-30",1400,"非通用类","江苏省",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-38","配套功率:2.2kW;","标定功率2.2kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×470×950，工作幅宽380mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：离心式。","T202050500168","2025-08-05",510,"非通用类","重庆市",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33A","配套功率:1.5kW;","型号为1WGQD1.5-33A微耕机，配套发动机标定功率：1.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1220*530*940mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：防缠刀，总安装刀数：12把，工作幅宽：330mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","T202050500149","2025-07-13",510,"非通用类","重庆市",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQD1.5-33","配套功率:1.5kW;","型号为1WGQD1.5-33微耕机，配套发动机标定功率：1.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1400*480*880mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：防缠刀，总安装刀数：12把，工作幅宽：330mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","T202050500150","2025-07-13",510,"非通用类","重庆市",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-45","配套功率:2.5kW;","型号名称：1WGQZ2.5-45 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1360mm×460mm×1080mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：450mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500200","2025-08-27",510,"非通用类","重庆市",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2Q","配套功率:2.2kW;","结构型式：前置式；配套动力型号名称：1E48F二冲程汽油机；制造商：台州欧玮机械有限公司；标定功率（kW）：2.2;标定转速（r/min）：6500；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：90号以上汽油和二冲程汽油机油混合物，其配比为25：1；外形尺寸(长X宽X高）mm：1000X480X830; 作业速度（m/s）：0.15-0.25;扶把振动（m/s2）：≤15;作业小时生产率（hm2/h.m）：0.06-0.10;单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）:15-30;工作幅宽(mm)：300－450; 发动机输出传动方式：直联式；刀辊传动方式：蜗轮蜗杆；扶把调整角度（水平方向）（°）：0；扶把调整角度（垂直方向）（°）：42；刀辊设计转速（r/min）：224；刀辊最大回转半径（）：150；刀辊安装刀数量（把）：16; 旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：自动离心；主离合器状态：常开。","T201933330036","2024-10-22",510,"非通用类","浙江省",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2QD-38","配套功率:2.2kW;","配套动力型号名称：144FA单缸四冲程汽油机；制造商：台州欧玮机械有限公司；标定功率（kW）：2.2;标定转速（r/min）：6500;外形尺寸(长X宽X高）mm：1210*430*830； 工作幅宽(mm)：380；结构质量(kg)：22；传动方式（发动机输出）：直连式；传动方式（刀轴）：蜗轮蜗杆；旋耕刀型号：旱地耕刀；总安装刀数量（把）：16;主离合器型式：自动离心。","ZJ2019006","2023-12-31",510,"非通用类","浙江省",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2QB","配套功率:2.2kW;","配套动力型号名称：NP130单缸四冲程汽油机；制造商：重庆宗申动力机械股份有限公司；标定功率（kW）：2.2;标定转速（r/min）：3600;；外形尺寸(长X宽X高）mm：1230*610*815； 工作幅宽(mm)：600；结构质量(kg)：26；传动方式（发动机输出）：直连式；传动方式（刀轴）：蜗轮蜗杆；旋耕刀型号：旱地耕刀；总安装刀数量（把）：18;主离合器型式：自动离心。","ZJ2018002","2022-12-31",510,"非通用类","浙江省",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-50","配套功率:2.2kW;","配置参数：结构形式：手持式，配套发动机标定功率：2.2KW标定转速:3600r/min燃油种类：柴油外形尺寸：1300X520X950(长X宽X高）工作幅度：500mm输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：160mm总安装刀数：18旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合状态：常开。","T202050500246","2025-09-29",510,"非通用类","重庆市",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG2.5Q-40","配套功率:2.5kW;","工作状态外形尺寸：1340x480x830mm,作业速度：0.10-0.25m/s,工作幅宽：400mm，传动方式：直联传动，刀辊：齿轮传动，刀辊转速；0-158r/min,最大回转半径；140mm,总安装刀数；16把，主离合器；离心摩擦式","ZJ2019009","2023-12-31",510,"非通用类","浙江省",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG2.2Q-40","配套功率:2.2kW;","工作状态外形尺寸：1270x480x830mm,作业速度：0.15-0.25m/s,工作幅宽：400mm，传动方式：直联传动，刀辊：齿轮传动，刀辊转速；0-256r/min,最大回转半径；140mm,总安装刀数；16把，主离合器；离心摩擦式","ZJ2019010","2023-12-31",510,"非通用类","浙江省",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WGQ2.5-60","配套功率:2.5kW;","配套发动机型号名称：NH150汽油机；配套发动机标定功率：2.5kW；’工作幅宽：600mm。","T202033330058","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-50","配套功率:2.2kW;","结构型式：手持式配套发动机标定功率：2.2KW标定转速3600r/min起动方式：手拉式起动燃油种类：汽油外形尺寸：长1180mm*宽520mm*高1000mm作业速度：1.05~0.2传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊设计转速：150r/min最大回转半径：145mm旋耕刀型式旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合状态：常开","T202050500228","2025-09-13",510,"非通用类","重庆市",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ1.9-43","配套功率:1.9kW;","配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机标定功率：1.9kW；’工作幅宽：430mm。","T202033330072","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-35","配套功率:2.2kW;","配套发动机型号名称：NH130汽油机；配套发动机标定功率：2.2kW；’工作幅宽：350mm。","T202033330073","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ2.2-40","配套功率:2.2kW;","配套发动机型号名称：NH130汽油机；配套发动机标定功率：2.2kW；’工作幅宽：400mm。","T202033330074","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ1.5-40","配套功率:1.5kW;","配套发动机型号名称：144FA汽油机；配套发动机标定功率：1.5kW；’工作幅宽：400mm。","T202033330064","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ1.9-40","配套功率:1.9kW;","配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机标定功率：1.9kW；’工作幅宽：400mm。","T202033330065","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ2.5-40","配套功率:2.5kW;","配套发动机型号名称：NH150汽油机；配套发动机标定功率：2.5kW；’工作幅宽：400mm。","T202033330066","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市欧佳宝工贸有限公司","微耕机","1WGQ1.5-44","配套功率:1.5kW;","配套发动机型号名称：\t144FA汽油机；配套发动机标定功率：1.5kW；’工作幅宽：440mm。","T202033330061","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市欧佳宝工贸有限公司","微耕机","1WGQ1.9-44","配套功率:1.9kW;","配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机标定功率：1.9kW；’工作幅宽：440mm。","T202033330062","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市欧佳宝工贸有限公司","微耕机","1WGQ2.5-36","配套功率:2.5kW;","配套发动机型号名称：NH150汽油机；配套发动机标定功率：2.5kW；’工作幅宽：360mm。","T202033330063","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市九零后工贸有限公司","微耕机","1WGQ1.5-43","配套功率:1.5kW;","配套发动机型号名称：144FA汽油机；配套发动机标定功率：1.5kW；’工作幅宽：430mm。","T202033330068","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市九零后工贸有限公司","微耕机","1WGQ1.9-43","配套功率:1.9kW;","配套发动机型号名称：1E48F-E汽油机；配套发动机标定功率：1.9kW；’工作幅宽：430mm。","T202033330069","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","永康市九零后工贸有限公司","微耕机","1WGQ2.2-35","配套功率:2.2kW;","配套发动机型号名称：NH130汽油机；配套发动机标定功率：2.2kW；’工作幅宽：350mm。","T202033330070","2025-08-02",510,"非通用类","浙江省",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-38","配套功率:2.2kW;","标定功率2.2kW，标定转速3600r/min，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×470×950，工作幅宽：380mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：离心式。","T202050500223","2025-09-13",510,"非通用类","重庆市",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","配套动力标定功率：4.1kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1050mm×1000mm；工作幅度：1050mm；结构质量：105kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500203","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1010mm×1000mm；工作幅度：1000mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500130","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.4-105","配套功率:5.4kW;","配套动力标定功率：5.4kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1660mm×1060mm×1030mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500119","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套功率:6.3kW;","配套动力标定功率：6.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1360mm×1030mm；工作幅度：1350mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500127","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-105","配套功率:4.0kW;","配套动力标定功率：4.0kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1590mm×1060mm×960mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500129","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套功率:4.05kW;","配套动力标定功率：4.05kW,国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。","T202050500128","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆市冠腾机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套动力标定功率：4.05kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；结构质量：80kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201950500204","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆展雄机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","发动机型号名称：170F汽油机；发动机结构型式：强制风冷、 四冲程 、OHV25°斜置、单缸；   标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min  启动方式：手拉绳式；外形尺寸（mm）：1500x960x950；传动方式：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数：24把；主离合器型式：张紧轮式；工作幅宽：950mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.04hm²/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²。","T201950500122","2024-09-09",700,"非通用类","重庆市",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率:4.0kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1640mm×1090mm×1015mm；工作幅宽:1050mm；结构质量：68kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向135°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:190mm；总安装刀数:32把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)","T202050500134","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZCA","配套功率:4.05kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.05kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1550mm×1010mm×890mm；工作幅宽:1000mm；结构质量：62kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向190°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:190mm；总安装刀数:32把；主离合器:(型式:牙嵌离合),(状态:常开)","T202050500136","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG5.3-120FC-ZC","配套功率:5.3kW;","配套发动机汽油机:标定功率:5.3kw,标定转速:3000r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1690mm×1210mm×1000mm；工作幅宽:1200mm；结构质量：72kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向130°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:180mm；总安装刀数:30把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)","T202050500133","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.05kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1520mm×1010mm×990mm；工作幅宽:1000mm；结构质量：65kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向140°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:190mm；总安装刀数:32把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)","T202050500132","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆优帮科技有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA1","配套功率:4.0kW;","配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1550mm×1010mm×920mm；工作幅宽:1000mm；结构质量：60kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向240°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:190mm；总安装刀数:32把；主离合器:(型式:牙嵌离合),(状态:常开)","T202050500135","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.5-80","配套功率:4.5kW;","规格型号:1WGQ4.5-80;结构型式:前置式,双驱动轮;配套动力:177F汽油机,结构型式:单缸风冷;额定功率:4.5kW;额定转速:3600r/min;起动方式:拉绳起动;外形尺寸(长X宽X高):1750*820*1000mm;结构质量:142kg;传动方式:一级皮带传动;连接方式:直联;总安装刀数:24把;旋讲刀型号:异性刀;主离合器型式:摩擦片式;耕宽:800mm;耕深:≥100mm;作业速度:≥0.2mm;作业小时生产率:0.05~0.10hm2/(h*m);单位作业而积燃油消耗","部20170735","2021-12-31",700,"非通用类","湖南省",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湘潭富民农业机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-60","配套功率:4kW;","规格型号:1WGQ4-60;结构型式:前置式,双驱动轮;配套动力:170F汽油机,结构型式:单缸风冷;额定功率:4kW;额定转速:3600r/min;起动方式:拉绳起动;外形尺寸(长X宽X高):1700*640*1070mm;结构质量:70kg;传动方式:一级皮带传动;连接方式:直联;总安装刀数:24把;旋讲刀型号:异性刀;主离合器型式:皮带张紧离合;耕宽:600MM;耕深:≥100mm;作业速度:≥0.2mm;作业小时生产率:0.05~0.10hm2/(h*m);单位作业而积燃油消耗量:≤12.0kg/hm2","部20170736","2021-12-31",700,"非通用类","湖南省",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q(Z-2)","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG-4Q(Z- 2)型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1P70FV-2型汽油机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×720×950；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤12m/s；作业小时生产率：0.04~0.1hm'/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm；工作幅宽：640mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)：0°；扶把调整幅度(垂直方向)：30°；刀辊设计转速r/min：低101、高150；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：150；主离合器型式：蹄式摩擦片；主离合器状态：常开。","T202037370089","2025-07-06",700,"非通用类","山东省",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宏美科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-68","配套功率:4.02kW;","整机外形尺寸：1550*690*1050mm， 工作幅宽：680mm，配套动力型号：HM170F/P汽油机, 发动机标定功率：4.02kW;发动机标定转速：3600r/min；生产厂家：重庆宏美科技有限公司。","T202050500236","2025-09-29",700,"非通用类","重庆市",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套功率:4.1kW;","结构型式：手持式；配套发动机标定功率kW：4.1；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×960×1000；作业速度m/s：0.1～0.3；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；","T202050500155","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-96","配套功率:4.0kW;","型号为1WGQZ4.0-96微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1630*970*960mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：960mm，主离合器型式：牙嵌式，主离合器状态：常开。","T202050500139","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-65","配套功率:4.0kW;","型号为1WGQZ4.0-65微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1570*700*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：18把，工作幅宽：650mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500138","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套功率:4.1kW;","型号为1WGCZ4.1-105微耕机，配套发动机标定功率：4.1kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1640*1060*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1050mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500144","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套功率:4.05kW;","型号为1WGCZ4.05-100微耕机，配套发动机标定功率：4.05kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*1010*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500141","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105","配套功率:4.5kW;","型号为1WGQZ4.5-105微耕机，配套发动机标定功率：4.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1620*1060*990mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1050mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500140","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套功率:4.0kW;","型号为1WGQZ4.0-100微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*1010*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202050500143","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆维铭机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套功率:4.0kW;","型号为1WGQD4.0-95微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1520*960*950mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：950mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。","T202050500142","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆锐博优农机有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-Z","配套功率:4.0kW;","配套动力型号：TL170F/P汽油机；制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；标定功率(kW)：4.0；标定转速（r/min）：3600；排放标准：第二阶段。外形尺寸（长×宽×高)mm：1560×1060×950；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：84；传动方式（发动机输出）：直联传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：三片四组旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","T202050500038","2025-03-11",700,"非通用类","重庆市",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90","配套功率:4.0kW;","标定功率4.0kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×910×1000，工作幅宽：900mm，发动机输出传动方式；直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500167","2025-08-05",700,"非通用类","重庆市",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.5-105","配套功率:4.5kW;","配套发动机标定功率4.5kW，标定转速3600r/min，燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1060×1050，发动机输出传动方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500170","2025-08-05",700,"非通用类","重庆市",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆嘉木机械有限公司","微耕机","1WGQZ6.5-135","配套功率:6.5kW;","配套发动机标定功率：6.5kw，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1360×1050，发动机输出传动方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500169","2025-08-05",700,"非通用类","重庆市",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG4.2Q-85","配套功率:4.2kW;","配套动力型号名称:YL170F/P单缸风冷汽油机，额定功率：4.2kW/3600r/min，耕宽：850mm，耕深：≥100mm，结构质量：56kg，外形尺寸：1295×850×895mm","T201900340831","2024-12-30",700,"非通用类","浙江省",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG4.2","配套功率:4.2kW;","配套动力型号名称:YL170F/P单缸风冷汽油机，额定功率：4.2kW/3600r/min，耕宽：800mm，耕深：100-150mm，结构质量：80kg","T201900340830","2024-12-30",700,"非通用类","浙江省",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QM","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1530×660×1080；工作幅宽(cm)62；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：WG180；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：涨紧轮式；主离合状态：常开式。","2019TJ606","2024-12-23",700,"非通用类","山东省",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QMA","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高)mm：1390×660×1080；工作幅宽(cm)62；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：WG180；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：涨紧轮式；主离合状态：常开式。","2019TJ607","2024-12-23",700,"非通用类","山东省",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市龙帮机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-54","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：GM170F汽油机；配套发动机标定功率：4.0kW；’工作幅宽：540mm。","T202033330075","2025-08-02",700,"非通用类","浙江省",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1470×1010×1000；工作幅宽（cm）100；结构质量（kg)：75；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式","T202050500100","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG5.7-135FC-ZC","配套功率:5.7kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1350×1050；工作幅宽（cm）135；结构质量（kg)：120；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式","T202050500101","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1480×1010×1000；工作幅宽（cm）100；结构质量（kg)：85；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式","T202050500102","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1350×1040；工作幅宽（cm）135；结构质量（kg)：115；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：38；主离合器型式：摩擦片式","T202050500064","2025-05-10",700,"非通用类","重庆市",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科川机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1470×710×950；工作幅宽（cm）70；结构质量（kg)：50；传动方式（发动机输出）：直连；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：24；主离合器型式：摩擦片式","T202050500065","2025-05-10",700,"非通用类","重庆市",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套功率:4.0kW;","1\t作业速度\t\t0.1～0.3 m/s\n2\t扶把振动\t\t≤50 m/s2\n3\t作业小时生产率\t\t≥0.04 hm2/(h·m)\n4\t单位作业面积燃油消耗量\t\t≤35 kg/hm2\n5\t工作幅宽                800mm\n6      发动机输出传动方式\t皮带传动\n7\t刀辊传动方式\t\t链条传动\n8\t扶把调整幅度（水平方向）\t\t0 º\n9\t扶把调整幅度（垂直方向）\t\t65 º\n10     刀辊设计转速\tr/min\t 慢挡：92；快挡：126\n11\t刀辊最大回转半径\t\t170mm\n12\t刀辊总安装刀数\t\t18把\n13\t旋耕刀型式\t\t    旱地刀\n14\t主离合器型式\t\t    张紧轮式\n15\t主离合器状态\t\t   常开","T202050500156","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套功率:4.0kW;","1.\t作业速度  \t                        0.1～0.3 m/s\t\n2\t扶把振动\t\t                        ≤50  m/s2\n3\t作业小时生产率\t                ≥0.04 hm2/(h·m)\n4\t单位作业面积燃油消耗量\t\t≤35 kg/hm2\n5      工作幅宽\t                              1000mm\t\n6\t发动机输出传动方式\t/\t      直联\n7\t刀辊传动方式\t\t               齿轮传动\n8\t扶把调整幅度（水平方向）\t0º\n18\t扶把调整幅度（垂直方向）\t125º\n19\t刀辊设计转速\tr/min\t快挡：130；慢挡：100\n20\t刀辊最大回转半径\t        170mm\t\n21\t刀辊总安装刀数\t\t24把\n22\t旋耕刀型式\t\t旱地刀\n23\t主离合器型式\t\t摩擦片式\n24\t主离合器状态\t\t常开","T202050500152","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套功率:4.1kW;","1\t作业速度\t\t               0.1～0.3 m/s\n2\t扶把振动\t\t                 ≤50 m/s2\n3\t作业小时生产率\t\t≥0.04 hm2/(h·m)\n4\t单位作业面积燃油消耗量\t\t≤30 kg/hm2\n5\t工作幅宽\t\t1050mm\n6\t发动机输出传动方式\t/\t直联\n7\t刀辊传动方式\t\t齿轮传动\n8\t扶把调整幅度（水平方向）\t\t0º\n9\t扶把调整幅度（垂直方向）\t\t100º\n10\t刀辊设计转速\tr/min\t 慢挡：90；快挡：130\n11\t刀辊最大回转半径\t\t170mm\n12\t刀辊总安装刀数\t\t32把\n13\t旋耕刀型式\t        \t旱地刀\n14\t主离合器型式\t \t       摩擦片式\n15\t主离合器状态\t\t       常开","T202050500153","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套功率:6.3kW;","1\t作业速度\t\t        0.1～0.3 m/s\n2\t扶把振动\t\t        ≤50 m/s2\n3\t作业小时生产率\t≥0.04 hm2/(h·m)\n4\t单位作业面积燃油消耗量\t\t≤30kg/hm2\n5\t工作幅宽\t\t1350 mm\n6\t发动机输出传动方式\t/\t直联\n7\t刀辊传动方式\t\t齿轮传动\n8\t扶把调整幅度（水平方向）\t\t0º\n9\t扶把调整幅度（垂直方向）\t\t100º\n10\t刀辊设计转速\tr/min\t 慢挡：90；快挡：130\n11\t刀辊最大回转半径\t\t170 mm\n12\t刀辊总安装刀数\t\t38把\n13\t旋耕刀型式\t\t旱地刀\n14\t主离合器型式\t\t摩擦片式\n15\t主离合器状态\t\t常开","T202050500154","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆钧悦兄弟机械工业有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套功率:5.3kW;","1\t作业速度\t\t                       0.1～0.3m/s\n2\t扶把振动\t\t                      ≤50 m/s2\n3\t作业小时生产率\t\t       ≥0.04 hm2/(h·m)\n4\t单位作业面积燃油消耗量\t\t≤30 kg/hm2\n5\t工作幅宽\t\t                       1350 mm\n6\t发动机输出传动方式\t/\t直联\n7\t刀辊传动方式\t\t       齿轮传动\n8\t扶把调整幅度（水平方向）\t\t0º\n9\t扶把调整幅度（垂直方向）\t\t120º\n10\t刀辊设计转速\tr/min\t慢档：90；快档：135\n11\t刀辊最大回转半径\t\t170mm\n12\t刀辊总安装刀数\t\t38把\n13\t旋耕刀型式\t\t旱地刀\n14\t主离合器型式\t\t摩擦片式\n15\t主离合器状态\t\t常开","T202050500151","2025-07-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆财耕农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ5.1-105","配套功率:5.1kW;","结构型式：手持式标定功率:5.1KW标定转速：3600r/min冷却方式：风冷燃油种类：汽油外形尺寸：1740X1050X1050工作幅宽：1050mm发动机输出转动方式：直联刀辊轴传动方式：齿轮传动旋耕刀型式：旱地刀刀轴最大回转半径：180mm总安装刀数：32主离合器型式：摩擦片式","T202050500208","2025-08-27",700,"非通用类","重庆市",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WG4.05-90FC-ZC","配套功率:4.05kW;","1  型号名称：1WG4.05-90FC-ZC微耕机；2 结构型式:手持式; 3 配套发动机标定功率：04.05(KW); 4 配套发动机标定转速： 3600r/min  ；5  配套发动机起动方式：手拉起动 ；6  配套发动机燃油种类：柴油；  7 整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×910×980（mm）  ；8  作业速度：0.1～0.3（m/s）；9 扶把振动：≤50（m/s2）； 10 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；11 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；12  工作幅宽：900mm；13 发动机输出传动方式：直联；14 刀辊传动方式：齿轮传动；15 扶把水平方向调整幅度：0（º）；16 扶把垂直方向调整幅度：150（º）；17  刀辊设计转速：快档：125r/min；慢档：85r/min；18 刀辊最大回转半径：180mm; 19  刀辊总安装刀数:24把； 20 旋耕刀型式：旱地刀 ；21  主离合器型式：摩擦片式； 22  主离合器状态：常开； 23  水田轮结构型式：叶片式； 24  水田轮直径：360mm","渝2019147","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","1  型号名称：1WG5.3-135FC-ZC微耕机；2 结构型式:手持式; 3 配套发动机标定功率：5.3(KW); 4 配套发动机标定转速： 3000r/min  ；5  配套发动机起动方式：手拉起动 ；6  配套发动机燃油种类：柴油；  7 整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×1360×10200（mm）  ；8  作业速度：0.1～0.3（m/s）；9 扶把振动：≤50（m/s2）； 10 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；11 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；12  工作幅宽：1350mm；13 发动机输出传动方式：直联；14 刀辊传动方式：齿轮传动；15 扶把水平方向调整幅度：0（º）；16 扶把垂直方向调整幅度：120（º）；17  刀辊设计转速：快档：120r/min；慢档：100r/min；18 刀辊最大回转半径：1800mm; 19  刀辊总安装刀数:38把； 20 旋耕刀型式：旱地刀 ；21  主离合器型式：摩擦片式； 22  主离合器状态：常开； 23  水田轮结构型式：叶片式； 24  水田轮直径：375mm","渝2019149","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1 型号名称:1WG4.0-100FQ-ZC微耕机； 2 结构型式：手持式； 3 配套发动机标定功率：4.0KW; 4 配套发动机标定转速：3600r/min； 5 配套发动机起动方式：手拉起动； 6  配套发动机燃油种类：汽油； 7  整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×1010×980（mm）；8 作业速度：0.1～0.3（m/s）；9 扶把振动：≤50m/s2；10 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；11 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；12 工作幅宽：1000mm； 13 发动机输出传动方式：直联；14 刀辊传动方式：齿轮传动；15 扶把水平方向调整幅度：0（º）；16 扶把垂直方向调整幅度：150（º）；17 刀辊设计转速：快档：125r/min；慢档：85r/min；18 刀辊最大回转半径： 180mm； 19  刀辊总安装刀数：24；20 旋耕刀型式：旱地刀；21 主离合器型式：摩擦片式；22  主离合器状态：常开；23  水田轮结构型式：叶片式；24  水田轮直径：360mm","渝2019150","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","配套动力品牌：凯马（KAMA）发动机型号KM186FA;额定功率：5.3kw；转速：3000r/min \n1 型号名称:1WG4.0-90FQ-ZCA微耕机； 2 结构型式：手持式； 3 配套发动机标定功率：4.0KW; 4 配套发动机标定转速：3600r/min； 5 配套发动机起动方式：手拉起动； 6  配套发动机燃油种类：汽油； 7 整机外形尺寸（长×宽×高）：1475×910×880（mm）；8 作业速度：0.1～0.3（m/s）；9 扶把振动：≤50m/s2；10 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；11 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；12 工作幅宽：900mm； 13 发动机输出传动方式：直联；14 刀辊传动方式：齿轮传动；15 扶把水平方向调整幅度：0（º）；16 扶把垂直方向调整幅度：140（º）；17 刀辊设计转速：快档：150r/min；18 刀辊最大回转半径： 180mm； 19  刀辊总安装刀数：24；20 旋耕刀型式：旱地刀；21 主离合器型式：离心式；22  主离合器状态：常开；23 水田轮结构型式：叶片式；24 水田轮直径：360mm","渝2019148","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90A","配套功率:4.0kW;","1型号名称:1WGCZ4.0-90A微耕机;2结构型式:手持式;3配套发动机型号名称:AH170F/P汽油机;4配套发动机生产企业:;重庆奥虎机电制造有限公司5配套发动机标定功率:4.0kW;6配套发动机标定转速:3600r/min;7配套发动机起动方式:手拉起动;8配套发动机燃油种类:汽油;9整机外形尺寸（长×宽×高）:1450×920×950mm;10作业速度:0.1～0.3m/s;11扶把振动:≤50m/s2;12作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；13单位作业面积燃油消耗量：≤35；14工作幅宽：900；15发动机输出传动方式：直联；16刀辊传动方式：齿轮传动；17扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；18扶把调整幅度（垂直方向）：190（º）；19刀辊设计转速：150r/min；20刀辊最大回转半径：160mm；21刀辊总安装刀数:24;22旋耕刀型号:旱地刀;23主离合器型式:摩擦片式;24主离合器状态:常开。","T202050500063","2025-05-10",700,"非通用类","重庆市",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-102","配套功率:4.1kW;","1型号名称:1WGCZ4.1-102微耕机;2结构型式:手持式;3配套发动机型号名称:KAGS350柴油机;4配套发动机生产企业:;无锡凯奥动力机械有限公司；5配套发动机标定功率:4.1kW;6配套发动机标定转速:3600r/min;7配套发动机起动方式:手拉起动;8配套发动机燃油种类:柴油;9整机外形尺寸（长×宽×高）:1770×1030×1020mm;10作业速度:0.1～0.3m/s;11扶把振动:≤50m/s2;12作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；13单位作业面积燃油消耗量：≤30；14工作幅宽：1020；15发动机输出传动方式：直联；16刀辊传动方式：齿轮传动；17扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；18扶把调整幅度（垂直方向）：95（º）；19刀辊设计转速：快档：120r/min；慢档：70r/min；20刀辊最大回转半径：180mm；21刀辊总安装刀数:24;22旋耕刀型号:旱地刀;23主离合器型式:摩擦片式;24主离合器状态:常开。","T202050500062","2025-05-10",700,"非通用类","重庆市",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-90","配套功率:4.05kW;","1型号名称:1WGCZ4.05-90微耕机;2结构型式:手持式;3配套发动机型号名称:KM173FAD柴油机;4配套发动机生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司;5配套发动机标定功率:4.05kW;6配套发动机标定转速:3600r/min;7配套发动机起动方式:手拉起动;8配套发动机燃油种类:柴油;9整机外形尺寸（长×宽×高）:1450×920×950mm;10作业速度:0.1～0.3m/s;11扶把振动:≤50m/s2;12作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；13单位作业面积燃油消耗量：≤30；14工作幅宽：900；15发动机输出传动方式：直联；16刀辊传动方式：齿轮传动；17扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；18扶把调整幅度（垂直方向）：190（º）；19刀辊设计转速：130r/min；20刀辊最大回转半径：160mm；21刀辊总安装刀数:24;22旋耕刀型号:旱地刀;23主离合器型式:摩擦片式;24主离合器状态:常开.","T202050500060","2025-05-10",700,"非通用类","重庆市",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆渝奥农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-DL","配套功率:4.0kW;","1型号名称:1WG4.0-60FQ-DL微耕机;2结构型式:手持式;3配套发动机型号名称:AH170F/P汽油机;4配套发动机生产企业:;重庆奥虎机电制造有限公司5配套发动机标定功率:4.0kW;6配套发动机标定转速:3600r/min;7配套发动机起动方式:手拉起动;8配套发动机燃油种类:汽油;9整机外形尺寸（长×宽×高）:1360×700×880；10作业速度:0.05～0.2m/s；11扶把振动:≤50m/s2;12作业小时生产率：≥0.02hm2/(h·m)；13单位作业面积燃油消耗量：≤35；14工作幅宽：600；15发动机输出传动方式：皮带传动；16刀辊传动方式：链条传动；17扶把调整幅度（水平方向）：0（º）；18扶把调整幅度（垂直方向）：50（º）；19刀辊设计转速：340r/min；20刀辊最大回转半径：180mm；21刀辊总安装刀数:24;22旋耕刀型号:旱地刀;3主离合器型式:摩擦片式;24主离合器状态:常开。","T202050500061","2025-05-10",700,"非通用类","重庆市",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-60","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：ZS170F汽油机；配套发动机标定功率：4.0kW；’工作幅宽：600mm。","T202033330059","2025-08-02",700,"非通用类","浙江省",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市斯塔克动力机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-60A","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：XP200汽油机；配套发动机标定功率：4.0kW；’工作幅宽：600mm。","T202033330060","2025-08-02",700,"非通用类","浙江省",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95C","配套功率:4.05kW;","型号名称:1WGCZ4.05-95C型微耕机、结构型式:手持式、配套发动机标定功率:4.05kW、标定转速3600r/min、起动方式:手拉起动、燃油种类:柴油、整机外形尺寸(长X宽X高):1500mmX960mmX950mm、作业速度:0.1m/s~0.3m/s、把手振动≤50m/s²、作业小时生产率≥0.04hm²(h●m)、燃油消耗量:≤30kg/hm²工作幅宽:950mm、传动方式:直联、刀辊传动方式:齿轮传动、扶把调整幅度(水平方向):0(°)、垂直方向:210(°)、刀辊设计转速;131r/min、刀辊最大回转半径:190mm、刀辊总安装刀数:24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、主离合器状态:常开.","T202050500202","2025-08-27",700,"非通用类","重庆市",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130A","配套功率:5.3kW;","型号名称:1WGCZ5.3 -130A型微耕机、结构型式:手持式、配套发动机标定功率:5.3kW、标定转速3000r/min、起动方式:手拉起动、燃油种类:柴油、整机外形尺寸(长X宽X高):1750mmX1310mmX1050mm、作业速度:0.1m/s~0.3m/s、把手振动≤50m/s²、作业小时生产率≥0.04hm²(h●m)、燃油消耗量:≤30kg/hm²工作幅宽:1300mm、传动方式:直联、刀辊传动方式:齿轮传动、扶把调整幅度(水平方向):0(°)、垂直方向:115(°)、刀辊设计转速:快档:130慢档80r/min、刀辊最大回转半径:180mm、刀辊总安装刀数:38把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、主离合器状态:常开.","T202050500201","2025-08-27",700,"非通用类","重庆市",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆萌佳科技有限公司","微耕机","1WGQD4.0-60","配套功率:4.0kW;","型号名称:1WGQD4.0-60型微耕机、结构型式:手持式、配套发动机标定功率:4.0kW、标定转速3600r/min、起动方式:手拉起动、燃油种类:汽油、整机外形尺寸(长X宽X高):1350mmX610mmX860mm、作业速度:0.05m/s~0.2m/s、把手振动≤50m/s²、作业小时生产率:≥0.02hm²(h●m)、燃油消耗量:≤35kg/hm²工作幅宽600mm、传动方式:皮带传动、刀辊传动方式:链条传动、扶把调整幅度(水平方向)0(°)、垂直方向30(°)刀辊设计转速:300r/min、刀辊最大回转半径:130mm、刀辊总安装刀数:24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式:张紧轮式、主离合器状态:常开","T202050500203","2025-08-27",700,"非通用类","重庆市",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套功率:4.0kW;","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WG4.0-95FQ-D微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×960×850\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n刀辊传动方式\t/\t链条传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t200\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：140；慢挡：100\n刀辊最大回转半径\tmm\t180\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500022","2025-03-11",700,"非通用类","重庆市",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WG4.0-95FQ-ZCA微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1560×960×950\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤35\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t210\n刀辊设计转速\tr/min\t140\n刀辊最大回转半径\tmm\t180\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t旱地刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500021","2025-03-11",700,"非通用类","重庆市",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-95","配套功率:4.05kW;","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ4.0-95 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.05\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×960×930\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t950\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t125\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：146；慢挡：90\n刀辊最大回转半径\tmm\t160\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500121","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-106","配套功率:5.3kW;","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ5.3-106 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t5.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3000\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1730×1070×1030\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t1060\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t120\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：134；慢挡：76\n刀辊最大回转半径\tmm\t190\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500120","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-106","配套功率:4.1kW;","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ4.1-106 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.1\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1660×1070×1000\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤50\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t1060\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t85\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：145；慢挡：90\n刀辊最大回转半径\tmm\t190\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500123","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭宸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-106","配套功率:6.3kW;","项目\t单位\t设计值\n型号名称\t/\t1WGCZ6.3-106 微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t6.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1730×1070×1015\n作业速度\tm/s\t0.1～0.3\n扶把振动\tm/s2\t≤30\n作业小时生产率\thm2/(h·m)\t≥0.04\n单位作业面积燃油消耗量\tkg/hm2\t≤30\n工作幅宽\tmm\t1060\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n扶把调整幅度（水平方向）\t（º）\t0\n扶把调整幅度（垂直方向）\t（º）\t120\n刀辊设计转速\tr/min\t快挡：135；慢挡：78\n刀辊最大回转半径\tmm\t190\n刀辊总安装刀数\t/\t24\n旋耕刀型式\t/\t防缠刀\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202050500122","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆威孚机械设备有限公司","微耕机","1WG5.3-120FC-Z","配套功率:5.3kW;","5.3国三动力微耕机","T201950500212","2024-10-07",600,"非通用类","重庆市",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆威孚机械设备有限公司","微耕机","1WG5.7-120FC-Z","配套功率:5.7kW;","5.3国三动力微耕7","T201950500211","2024-10-07",600,"非通用类","重庆市",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆威孚机械设备有限公司","微耕机","1WG6.2-120FC-Z","配套功率:6.2kW;","6.2KW国三动力微耕机","T201950500213","2024-10-07",660,"非通用类","重庆市",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆威孚机械设备有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-Z","配套功率:4.0kW;","4.0KW汽油微耕机","T201950500210","2024-10-07",500,"非通用类","重庆市",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆威孚机械设备有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-Z","配套功率:4.05kW;","4.05KW国三动力微耕机","T201950500228","2024-11-12",600,"非通用类","重庆市",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东华盛中天工程机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-60","配套功率:4.0kW;","序号\t项\t目\t设计值\n1\t型号名称\t1WG4.0-60型微耕机\n2\t结构型式\t前置式\n3\t配套发动型号名称\t170F型汽油机\n4\t配套发动生产企业\t山东华盛中天机械集团股份有限公司\n5\t配套发动标定功率\t4.0kW\n6\t配套发动标定转速\t   3600r/min\n7\t配套发动起动方式\t手拉启动\n8\t配套发动燃油种类\t汽油\n9\t整机外形尺寸（长×宽×高）\t1350×690×840mm\n10\t作业速度\t0.05～0.1m/s\n11\t扶把振动\t≤12m/s2\n12\t作业小时生产率\t≥0.02hm2/(h·m)\n13\t单位作业面积燃油消耗量\t≤35kg/hm2\n14\t工作幅宽\t600mm\n15\t扶把调整幅度（垂直方向）\t45（º）","T202037370132","2025-07-06",700,"非通用类","山东省",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-110","配套功率:4.1kW;","配套发动机标定功率：4.1KW \n配套发动机燃油种类: 柴油\n 作业速度：0.1～0.3m/s \n作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) \n单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 \n工作幅宽: 1100mm \n发动机输出传动方式: 直联 \n刀辊传动方式: 齿轮传动 \n刀辊最大回转半径: 180mm","T202050500224","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-110-1","配套功率:4.1kW;","配套发动机标定功率：4.1KW \n配套发动机燃油种类: 柴油 \n作业速度：0.1～0.3m/s \n作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) \n单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm2 \n工作幅宽: 1100mm \n发动机输出传动方式: 直联 \n刀辊传动方式: 齿轮传动 \n刀辊最大回转半径: 180mm","T202050500225","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQD4.0-100B-1","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0KW \n配套发动机燃油种类: 汽油 \n作业速度：0.1～0.3m/s \n作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) \n单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2 \n工作幅宽: 1000mm \n发动机输出传动方式: 皮带传动 \n刀辊传动方式: 链条传动 \n刀辊最大回转半径: 160mm","T202050500227","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100-1","配套功率:4.0kW;","配套发动机标定功率：4.0KW \n配套发动机燃油种类: 汽油 \n作业速度：0.1～0.3m/s \n作业小时生产率: ≥0.04hm2/(h·m) \n单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2 \n工作幅宽: 1000mm \n发动机输出传动方式: 皮带传动 \n刀辊传动方式: 链条传动 \n刀辊最大回转半径: 160mm","T202050500226","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市宇特机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQZ4-70","配套功率:4.0kW;","型号名称:1WGQZ4-70 微型耕耘机;结构型式:前置式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×730×1090；作业速度 m/s：0.1-0.3；扶把振动m/s²：≤12；作业小时生产率hm2/(h·m)：0.04-0.07；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤12；工作幅宽mm：700；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅度（水平方向）：90º；扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速r/min：快档：140 慢档：90；刀辊最大回转半径mm：185；刀辊总安装刀数 ：18把；旋耕刀型号：S185；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态:常开","T201937370069","2024-10-24",700,"非通用类","山东省",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市宇特机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套功率:4.0kW;","型号名称:1WGQ4-70 微型耕耘机，结构型式：前置式，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1450×750×1000，作业速度m/s：0.1-0.3，扶把振动m/s²：≤12，作业小时生产率hm2/(h·m)：0.04-0.07，单位作业面积燃油消耗量kg/hm2：≤12 工作幅宽mm:700,发动机输出传动方式:皮带传动,刀辊传动方式：链条传动，扶把调整幅度（水平方向）（º）：90，扶把调整幅度（垂直方向）：30，刀辊设计转速r/min：快档：140 慢档：90，刀辊最大回转半径mm：150，刀辊总安装刀数：18，旋耕刀型号：S150；主离合器型式：涨紧式，主离合器状态：常开","T201937370070","2024-10-24",700,"非通用类","山东省",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率 6.3kW \n配套发动机燃油种类 / 柴油\n整机外形尺寸(长×宽×高) 1720×1360×1000mm\n工作幅宽  1350mm\n发动机输出传动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500217","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套功率:4.1kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率 4.1kW\n配套发动机燃油种类 / 柴油\n整机外形尺寸(长×宽×高) 1700×1060×1010mm\n工作幅宽 1050mm\n发动机输出传动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500216","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-DL","配套功率:4.0kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率4.0kW\n配套发动机燃油种类 / 汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高） 1485×860×865mm\n工作幅宽  850mm\n发动机输出传动方式/皮带\n刀辊传动方式 /链条传动\n主离合器型式 / 张紧轮式\n主离合器状态 / 常开","T201950500215","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-100FC-ZC","配套功率:4.1kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率4.1 kW\n配套发动机燃油种类 / 柴油\n整机外形尺寸(长×宽×高)  1630×1010×1010mm\n工作幅宽1000mm\n发动机输出传动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500214","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZCA","配套功率:4.0kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率4.0kW \n配套发动机燃油种类 / 汽油\n整机外形尺寸(长×宽×高) 1450×1010×870mm\n工作幅宽  1000mm\n发动机输出传动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500219","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率:4.05kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率 4.05kW \n配套发动机燃油种类 / 柴油\n整机外形尺寸(长×宽×高)1600×1010×1000mm\n工作幅宽 1000mm\n发动机输出传动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500218","2024-10-07",700,"非通用类","重庆市",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率 4.0kW \n配套发动机燃油种类 / 汽油\n整机外形尺寸(长×宽×高) 1500×660×850mm\n工作幅宽 650mm\n发动机输出传动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500230","2024-11-12",700,"非通用类","重庆市",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率 4.0kW \n配套发动机燃油种类 / 汽油\n整机外形尺寸(长×宽×高) 1550×1010×1100mm\n工作幅宽 1000mm\n动方式 / 直联\n刀辊传动方式 / 齿轮传动\n主离合器型式 / 摩擦片式\n主离合器状态 / 常开","T201950500231","2024-11-12",700,"非通用类","重庆市",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-60FQ-DL","配套功率:4.0kW;","结构型式 / 手持式\n配套发动机标定功率 4.0kW\n配套发动机燃油种类 / 汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高） 1353×695×875mm\n工作幅宽  600mm\n发动机输出传动方式/皮带\n刀辊传动方式 链条传动\n主离合器型式 / 张紧轮式\n主离合器状态 / 常开","T201950500229","2024-11-12",700,"非通用类","重庆市",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康威力科技股份有限公司","微耕机","1WG4.0Q-42","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸：1270X600X910（mm)；工作幅宽：420mm；发动机输出方式：皮带传动；刀辊输出方式：链条传动；刀辊最大回转半径：155mm；总安装刀数：16把；旋耕刀型号：组合式专用刀；主离合器形式：皮带涨紧；","ZJ2019008","2023-12-31",700,"非通用类","浙江省",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-130","配套功率:5.7kW;","配置参数：结构形式：手持式，配套发动机标定功率：5.7KW标定转速:3000r/min燃油种类：柴油外形尺寸：1750X1310X1000(长X宽X高）工作幅度：1300mm输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：38旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合状态：常开。","T202050500249","2025-09-29",700,"非通用类","重庆市",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-130","配套功率:6.3kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：6.3KW标定转速：3600r/min燃油种类：柴油外形尺寸：1750X1310X1000mm、工作幅宽：1300mm结构质量:120（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量38(把)、旋耕刀型号：旱地刀","T202050500250","2025-09-29",700,"非通用类","重庆市",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套功率:4.05kW;","配置参数：结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.05标定转速：3600r/min燃油种类：柴油外形尺寸：1650X960X950mm、工作幅宽：950mm结构质量:80（kg）、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号：旱地刀","T202050500251","2025-09-29",700,"非通用类","重庆市",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130","配套功率:5.3kW;","配置参数：结构形式：手持式，配套发动机标定功率：5.3KW标定转速:3000r/min燃油种类：柴油外形尺寸：1750X1310X1000(长X宽X高）工作幅度：1300mm输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：38旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合状态：常开。","T202050500248","2025-09-29",700,"非通用类","重庆市",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆彪汉农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-95","配套功率:4.1kW;","配置参数：结构形式：手持式，配套发动机标定功率：4.1KW标定转速:3600r/min燃油种类：柴油外形尺寸：1650X960X950(长X宽X高）工作幅度：950mm输出传动方式：直联刀辊传动方式：齿轮传动刀辊最大回转半径：180mm总安装刀数：24旋耕刀型式：旱地刀主离合器型式：摩擦片式主离合状态：常开。","T202050500247","2025-09-29",700,"非通用类","重庆市",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州伟泰机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套功率:4.1kW;","主离合器状态：常开 型号名称：1WGQ4-70微型耕耘机 配套发动机标定功率：4.1kw 配套发的机标定转速：3600r/min 外形尺寸（长x宽x高）1490x700x860mm 工作宽幅：700mm 发动机输出传动方式：皮带 刀辊传动方式：链条 扶把水平方向调整幅度：±180° 扶把垂直方向调整幅度：30° 旋耕刀型号：WG150 刀辊最大回转半径：150mm  刀辊总安装刀数：18  主离合器形式 ：压嵌离合","部20181383","2022-12-31",700,"非通用类","山东省",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州伟泰机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4-70A","配套功率:4.0kW;","主离合器状态：常开 型号名称：1WGQ4-70A微耕机 配套发动机标定功率：4kw 配套发的机标定转速：3600r/min 外形尺寸（长x宽x高）1400x700x800mm 工作宽幅：700mm 发动机输出传动方式：直连 刀辊传动方式：齿轮 扶把水平方向调整幅度：±180° 扶把垂直方向调整幅度：30° 旋耕刀型号：WG150 刀辊最大回转半径：150mm  刀辊总安装刀数：18  主离合器形式 ：摩擦片式","部20190122","2023-12-31",700,"非通用类","山东省",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","湖南省富瑞机电设备制造有限公司","前置微耕机","1WG4.0-70","配套功率:4.0kW;","型号名称：1WG4.0-70型前置微耕机，结构型式：前置式，配套发动机型号名称：170F型汽油机，配套发动机生产企业：重庆重申机械制造有限公司，配套发动机标定功率：4.0kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：反冲式手拉启动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1900mm×750mm×1100mm，作业速度：0.2~0.5m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：15~25/h㎡，工作幅宽：700mm，发动机输出传动方式：皮轮传动，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：/（º），扶把调整幅度（垂直方向）：120（º），刀辊设计转速：1档80r/min；2档140r/min，刀辊最大回转半径：1750mm，刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型式：IT175，主离合器型式：嵌入式：主离合器状态：常开，水田轮结构型式：辊式，水田轮直径：320mm","T202043430080","2025-07-05",700,"非通用类","湖南省",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","昆明帝沃机械设备有限公司","微耕机","1WG4.1-120","配套功率:4.1kW;","发动机型号：KAGS350，燃油种类：柴油，额定功率：4.1kW，制造商名称：无锡凯奥动力机械有限公司，排放阶段：国三。","滇2019045","2023-12-31",700,"非通用类","云南省",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","昆明帝沃机械设备有限公司","微耕机","1WG6.3","配套功率:6.3kW;","发动机型号：KAGS450-2；额定净功率：6.3kW；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；排放阶段：国三。","滇2016175","2020-12-31",700,"非通用类","云南省",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","昆明帝沃机械设备有限公司","微耕机","1WG6.5","配套功率:6.5kW;","发动机型号：KM188FD，燃油种类：柴油，额定功率：6.5kW，制造商名称：无锡华源凯马发动机有限公司，排放阶段：国三。","滇2016176","2020-12-31",700,"非通用类","云南省",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70A","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸:（长×宽×高）1610x810x920，工作幅宽:700毫米。传动方式:发动机输出:齿轮传动。刀辊:直联。扶把调整幅度:水平方向180°，垂直方向:四级。旋耕刀型号:150，最大旋转半径:150毫米，总安装刀数18把，离合器形式:摩擦片，状态:常开。","部20190343","2023-12-31",700,"非通用类","山东省",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70B","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸:（长×宽×高）1630x760x920，工作幅宽:700毫米。传动方式:发动机输出:齿轮传动。刀辊:直联。扶把调整幅度:水平方向180°，垂直方向:四级。旋耕刀型号:150，最大旋转半径:150毫米，总安装刀数18把，离合器形式:摩擦片，状态:常开。","部20190344","2023-12-31",700,"非通用类","山东省",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莒南县九隆农业机械装配有限公司","微型耕耘机","1WGQ4-70","配套功率:4.0kW;","工作状态外形尺寸:（长×宽×高）1480x830x950，工作幅宽:700毫米。传动方式:发动机输出:皮带传动。刀辊:链传动。设计转速:80（慢）、780（快）r/min。扶把调整幅度:水平方向左右各60°，垂直方向:40°。旋耕刀型号:160，最大旋转半径:160毫米，总安装刀数18把，离合器形式:涨紧式，状态:常开。","部20190635","2023-12-31",700,"非通用类","山东省",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","4.0KW汽油微耕机","渝2019106","2023-12-31",600,"非通用类","重庆市",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率:6.3kW;","6.3KW国三动力微耕机","渝2019105","2023-12-31",600,"非通用类","重庆市",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1.型号名称/1WG4.0-100FQ-ZC微耕；2.配套发动机标定功率4.0kW；3.配套发动机标定转速3600r/min；4.配套发动机起动方式/回复式手拉起动；5.配套发动机燃油种类/汽油；6.工作状态外形尺寸（长×宽×高）1600×1000×970mm；7.作业速度0.1～0.3m/s；8.作业小时生产率≥0.04hm2/(h·m)；9.单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2；10.工作幅宽1000mm；11.发动机输出传动方式/直联；12.刀辊传动方式/齿轮传动；13.扶把水平方向调整幅度（º）0；14.扶把垂直方向调整幅度（º）90；15.刀辊设计转速快档：135r/min；慢档：90r/min；16.刀辊最大回转半径180mm；17.刀辊总安装刀数/24把；18.旋耕刀型号/旱地刀；19.主离合器型式/摩擦片式；20.主离合器状态/常开。","渝2018190","2022-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率:4.0kW;","发动机型号:170F/P汽油机;发动机功率:4.0KW;发动机标定转速R/MIN3600;外形尺寸:1640×950×980MM传动方式:链条传动;连接方式:直联;","渝2018191","2022-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1 .型号名称 / 1WG4.0-85FQ-ZC微耕机 2 .配套发动机:型号规格 / DV225 ;标定功率 kW 4.0 ;标定转速 r/min 3600 ;起动方式 / 手拉反冲起动 ;燃油种类 / 汽油 3 .工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1360×870×920 4 .作业速度 m/s 0.1～0.3 5 .作业小时生产率 hm2/(h·m) ≥0.04 6 .单位作业面积燃油消耗量 kg/hm2 ≤35 7 .工作幅宽 mm 850 8 .平均耕宽 mm 900 9. 传动方式 发动机输出 / 直联 刀辊 齿轮传动 10 .扶把调整幅度 水平方向 （º） 0 垂直方向 120 11 .刀辊 设计转速 r/min 150 最大回转半径 mm 170 总安装刀数 / 24 12 .旋耕刀型号 / 旱地刀 13 .主离合器 型式 / 离心离合式 状态 / 常开 14 .扶把振动 m/s2 ≤50","渝2018073","2022-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG4.0-70FQ-ZC","配套功率:4.0kW;","1.型号名称 1WG4.0-70FQ-ZC微耕机 2.配套发动机: 型号规格 / 170F/P ;标定功率 kW 4.0; 标定转速 r/min 3600 ;起动方式 / 回复式手拉起动 ;燃油种类 / 汽油 3. 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1460×700×850 4. 作业速度 m/s 0.05～0.2 5.作业小时生产率 hm2/(h·m) ≥0.02 6.单位作业面积燃油消耗量 kg/hm2 ≤35 7.工作幅宽 mm 700 8.平均耕宽 mm 750 9 .传动方式 发动机输出 / 直联 刀辊 齿轮传动 10 .扶把调整幅度 水平方向 （º） 0 垂直方向 40 11 .刀辊 设计转速 r/min 330 最大回转半径 mm 160 总安装刀数 / 18 12.旋耕刀型号 / 旱地刀 13 .主离合器 型式 / 牙嵌式 状态 / 常开 14 .扶把振动 m/s2 ≤50","渝2018074","2022-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套功率:5.3kW;","1.型号名称/1WG5.3-135FC-ZC微耕机； 2.配套发动机标定功率5.3kW； 3.配套发动机标定转速3000r/min； 4.配套发动机起动方式/手拉启动； 5.配套发动机燃油种类/柴油； 6.工作状态外形尺寸（长×宽×高）1750×1360×950mm； 7.作业速度0.1～0.3m/s； 8.作业小时生产率≥0.04hm2/(h·m)； 9.单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2； 10.工作幅宽1350mm； 11.发动机输出传动方式/直联； 12.刀辊传动方式/齿轮传动； 13.扶把水平方向调整幅度（º）0； 14.扶把垂直方向调整幅度（º）100； 15.刀辊设计转速快档：125r/min；慢档：75r/min； 16.刀辊最大回转半径180mm； 17.刀辊总安装刀数/38； 18.旋耕刀型号/旱地刀； 19.主离合器型式/摩擦片式； 20.主离合器状态/常开。","渝2019053","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG6.0-135FC-ZC","配套功率:6.0kW;","1.型号名称/1WG6.0-135FC-ZC微耕机； 2.配套发动机标定功率6.0kW； 3.配套发动机标定转速3600r/min； 4.配套发动机起动方式/手拉启动； 5.配套发动机燃油种类/柴油； 6.工作状态外形尺寸（长×宽×高）1750×1360×950mm； 7.作业速度0.1～0.3m/s； 8.作业小时生产率≥0.04hm2/(h·m)； 9.单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm2； 10.工作幅宽1350mm； 11.发动机输出传动方式/直联； 12.刀辊传动方式/齿轮传动； 13.扶把水平方向调整幅度（º）0； 14.扶把垂直方向调整幅度（º）100； 15.刀辊设计转速快档：125r/min；慢档：75r/min； 16.刀辊最大回转半径180mm； 17.刀辊总安装刀数/38； 18.旋耕刀型号/旱地刀； 19.主离合器型式/摩擦片式； 20.主离合器状态/常开。","渝2019052","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆创天机械有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率:4.05kW;","配套发动机标定功率:4.05KW;标定转速:3600R/MIN;燃油种类:柴油;工作状态外形尺寸:1600×960×950mm;传动方式:发动机输出:直联,刀辊:齿轮传动;国三排放.","渝2019054","2023-12-31",700,"非通用类","重庆市",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南漳县华胜机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0A","配套功率:4.05kW;","风冷柴油机，排放阶段国三，功率：4.05kW","鄂2016104","2020-12-31",700,"非通用类","湖北省",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南漳县华胜机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0","配套功率:4.0kW;","风冷柴油机，排放阶段国三，功率：4.0kW.","鄂2016103","2020-12-31",700,"非通用类","湖北省",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南漳县华胜机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.3","配套功率:5.3kW;","柴油，标定功率5.3kW,国三排放阶段。","鄂2019252","2024-07-17",700,"非通用类","湖北省",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","南漳县华胜机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3","配套功率:6.3kW;","配套发动机标定功率6.3kW,国三排放阶段。","鄂2019253","2024-07-17",700,"非通用类","湖北省",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1550×760×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：750；发动机传输方式：皮带传输；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向210°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500118","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1520×810×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：800；发动机传输方式：皮带传输；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向190°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500117","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-115","配套功率:4.1kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.1KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1750×1160×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向110°）；刀辊（转速r/min：快档148；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500116","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆旺耕机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套功率:6.3kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：6.3KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1750×1360×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向105°）；刀辊（转速r/min：快档148；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500115","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90B1","配套功率:4kW;","汽油机,标定功率4KW,标定转速3600r/min,启动方式:手拉反冲,外形尺寸:1435×900×840,工作幅宽900mm,传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:上下45度,主离合器:单向离合器,状态:常开.","T202041410043","2025-03-30",700,"非通用类","河南省",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90C1","配套功率:4kW;","外形尺寸:1435×900×840,工作幅宽900mm;结构质量：60KG;传动方式（发动机输出）:齿轮传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：IIIS150;总安装刀数量(把)：24;主离合器型式:单向离合器。","T202041410042","2025-03-30",700,"非通用类","河南省",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90A1","配套功率:4kW;","外形尺寸:1435×900×840,工作幅宽900mm;结构质量：60KG;传动方式（发动机输出）:齿轮传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：IIIS150;总安装刀数量(把)：24;主离合器型式:干式离合器。","T202041410044","2025-03-30",700,"非通用类","河南省",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳地格乐机械有限公司","微耕机","1WGQ-4-90D2","配套功率:4kW;","外形尺寸:1400×900×850,工作幅宽900mm;结构质量：60KG;传动方式（发动机输出）:齿轮传动；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：IIIS150;总安装刀数量(把)：24;主离合器型式:湿式离合器。","T202041410045","2025-03-30",700,"非通用类","河南省",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-100","配套功率:4.0kW;","标定功率4.0kW，标定转速：3600r/min，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1010×1000，工作幅宽1000mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式。","T202050500221","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套功率:6.3kW;","标定功率6.3kW，标定转速：3600r/min，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1360×1000，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，排放阶段：国三","T202050500219","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套功率:4.1kW;","标定功率4.1kW,标定功率3600r/min，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1060×1000，工作幅宽1050mm，发送机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，排放阶段：国三。","T202050500220","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-75","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1530×760×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：750；发动机传输方式：皮带传输；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500107","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1520×810×920；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：800；发动机传输方式：皮带传输；刀辊转动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向190°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开","T202050500113","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸：1500×960×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤35；工作宽幅：950；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档95；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500112","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105","配套功率:4.05kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.05KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1580×1060×1000；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1050；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向90°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档93；最大回转半径：180mm；总安装刀数：24）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500111","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.0-115","配套功率:4.0kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：4.0KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1720×1160×1050；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向120°）；刀辊（转速r/min：快档148；慢档79；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500114","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套功率:5.3kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：5.3KW；转速：3000r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1720×1360×1050；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向100°）；刀辊（转速r/min：快档128；慢档66；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500109","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-115","配套功率:4.1kW;","构形式 ：手持式；标定功率：4.1KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1720×1160×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1150；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向100°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：32）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500110","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆垠泽机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套功率:6.3kW;","结构形式 ：手持式；标定功率：6.3KW；转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；外形尺寸：1700×1360×1020；作业速度m/s：0.1~0.3；扶把震动m/s2：≤50；作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；工作宽幅：1350；发动机传输方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向0°；垂直方向95°）；刀辊（转速r/min：快档120；慢档80；最大回转半径：180mm；总安装刀数：40）；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开","T202050500108","2025-06-21",700,"非通用类","重庆市",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市九零后工贸有限公司","微耕机","1WGQ4.0-54","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：GM170F汽油机；配套发动机标定功率：4.0kW；’工作幅宽：540mm。","T202033330071","2025-08-02",700,"非通用类","浙江省",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","永康市传奇园林机械厂","微耕机","1WGQ4.0-55","配套功率:4.0kW;","配套发动机型号名称：RV225汽油机；配套发动机标定功率：4.0kW；’工作幅宽：550mm。","T202033330067","2025-08-02",700,"非通用类","浙江省",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆朗灵机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-105","配套功率:4.0kW;","标定功率4.0kW，标定转速3600r/min，整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1600×1060×1000，工作幅宽1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式。","T202050500222","2025-09-13",700,"非通用类","重庆市",""]
[289,"种植施肥机械","播种机械","条播机","7-11行条播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","施肥播种机","2BMJ-7/4","播种行数:7行;","型号名称：2BMJ-7/4 型施肥播种机， 结构型式： 悬挂式，配套动力范围 kW 11.0～18.3，整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1510×1660×1100，工作幅宽 cm 140，行距 ㎝ 20，工作行数 行 7，排种器型式 / 外槽轮式、金属材料，排种器数量 个 7，排肥器型式 / 外槽轮式，排肥器数量 个 4，排种开沟器型式 / 锄铲式，排种开沟器数量 个 7，排种开沟器深度调节范围 mm 40～100，排肥开沟器型式 / 锄铲式，排肥开沟器数量 个 4","T202034155","2025-06-04",670,"非通用类","安徽省",""]
[290,"种植施肥机械","播种机械","条播机","12-18行条播机","郓城县工力有限公司","小麦施肥播种机","2BF-12/3","播种行数:12行;","配套动力：22.1-36.8kW、外形尺寸：1400×1750×1200（mm）、结构质量：255kg、行距：窄10 宽15（cm）、工作行数：12行、工作幅宽：147cm、传动机构型式：链传动、排种器型式：窝眼轮式、排种器数量：12个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：3个、开沟器型式：锄铲式、地轮型式：橡胶轮、地轮直径：40cm、","T202037370184","2025-09-06",890,"非通用类","山东省",""]
[291,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","郓城县工力有限公司","小麦施肥播种机","2BF-24/6","播种行数:24行;","配套动力：69.8-102.9kW、外形尺寸：1700×2850×1300（mm）、结构质量：465kg、行距：窄10 宽15（cm）、工作行数：24行、工作幅宽：297cm、传动机构型式：链传动、排种器型式：窝眼轮式、排种器数量：24个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：6个、开沟器型式：锄铲式、地轮型式：橡胶轮、地轮直径：40cm、","T202037370185","2025-09-06",4400,"非通用类","山东省",""]
[292,"种植施肥机械","播种机械","条播机","19-24行条播机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","条播机","2BF-20","播种行数:20行;","型号名称\n/\n2BF-20型条播机\n结构型式\n/\n三点悬挂、机械式\n配套动力范围\nkW\n80.8～102.9\n整机外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1930×3130×1460\n作业速度范围\nm/s\n0.50～1.10\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n280\n行距\n㎝\n14\n工作行数\n行\n20\n排种器型式\n/\n外槽轮式、非金属材料\n排种器数量\n个\n20\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n10\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n靴式\n排肥开沟器数量\n个\n10\n排肥开沟器深度调节范国\n㎜\n20～60\n种/肥箱容积\nL\n285/320\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n覆士器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034055","2025-06-04",4400,"非通用类","安徽省",""]
[293,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:否 ;","型号名称 / 2BYF-3 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 20.5～36.7\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1750×1765×1200\n5 作业速度范围 m/s 0.4～1.1\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.25～0.67\n7 工作幅宽 cm 180\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 3\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 3\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 2×3\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 3\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 40～100\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 3\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 40～100\n20 种/肥箱容积 L 25/225\n21 排量调节方式 / 手柄调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 胶轮\n24 地轮直径 mm Φ400\n25 地轮高度调节范围 mm 50～100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 地轮","T202034110","2025-06-04",560,"通用类","安徽省",""]
[294,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:否 ;","型号名称 / 2BYF-5 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 73.5～132.3\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1750×3020×1200\n5 作业速度范围 m/s 0.65～1.4\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.7～1.5\n7 工作幅宽 cm 300\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 5\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 5\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 2×5\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 5\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 40～100\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 5\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 40～100\n20 种/肥箱容积 L 25/390\n21 排量调节方式 / 手柄调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 胶轮\n24 地轮直径 mm Φ400\n25 地轮高度调节范围 mm 50～100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 地轮","T202034156","2025-06-04",1200,"通用类","安徽省",""]
[295,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","型号名称 / 2BYF-4 型玉米施肥播种机\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 36.7～110.2\n4 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1750×2370×1200\n5 作业速度范围 m/s 0.55～1.40\n6 作业小时生产率 hm\n2/h 0.5～1.2\n7 工作幅宽 cm 240\n8 行距 ㎝ 60\n9 工作行数 行 4\n10 排种器型式 / 勺轮式、金属材料\n11 排种器数量 个 4\n12 排肥器型式 / 外槽轮式\n13 排肥器数量 个 2×4\n14 排种开沟器型式 / 锄铲式\n15 排种开沟器数量 个 4\n16 排种开沟器深度调节范围 mm 40～100\n17 排肥开沟器型式 / 锄铲式\n18 排肥开沟器数量 个 4\n19 排肥开沟器深度调节范国 ㎜ 40～100\n20 种/肥箱容积 L 25/306\n21 排量调节方式 / 手柄调节\n22 播种部分传动方式 / 轴+链条传动\n23 地轮型式 / 胶轮\n24 地轮直径 mm Φ400\n25 地轮高度调节范围 mm 50～100\n26 风机型式 / /\n27 覆士器型式 / 后腿覆土板\n28 镇压器型式 / 地轮","T202034109","2025-06-04",1200,"通用类","安徽省",""]
[296,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","尉氏县老利农机有限公司","花生播种机","2BH-4","播种行数:4行;是否精量播种:否 ;","产品型号\t项目\t             单位\t设计值\n2BH-4\t型号名称   \t/\t2BH-4型花生播种机\n2BH-4\t结构型式\t        /\t机械式；悬挂式\n2BH-4\t配套动力范围\tkW\t14.7～29.4\n2BH-4\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1470×1700×1130\n2BH-4\t作业速度范围\tm/s\t1.2～2\n2BH-4\t作业小时生产率\thm2/h\t0.2～0.5\n2BH-4\t工作幅宽\t        cm\t92～140\n2BH-4\t行距\t                cm\t23～35\n2BH-4\t工作行数\t行\t4\n2BH-4\t排种器型式\t/\t转仓式（非金属材料）\n2BH-4\t排种器数量\t个\t4\n2BH-4\t排肥器型式\t/\t外槽轮式\n2BH-4\t排肥器数量\t个\t4\n2BH-4\t排种开沟器型式\t/\t箭铲式\n2BH-4\t排种开沟器数量\t个\t4\n2BH-4\t排种开沟器深度调节范围\tmm\t30～80\n2BH-4\t排肥开沟器型式\t/\t箭铲式\n2BH-4\t排肥开沟器数量\t个\t2\n2BH-4\t排肥开沟器深度调节范围\tmm\t30～80\n2BH-4\t种/肥箱容积\tL\t16.5×4/115\n2BH-4\t排量调节方式\t/\t种：丝杠调节；肥：丝杠+直流电机调节\n2BH-4\t播种部分传动方式\t/\t轴传动\n2BH-4\t地轮型式\t/\t钢轮\n2BH-4\t地轮直径\tmm\t350\n2BH-4\t地轮高度调节范围\tmm\t0～50\n2BH-4\t风机型式\t/\t/\n2BH-4\t覆土器型式\t/\t刮片式\n2BH-4\t镇压器型式\t/\t轮式","T202041410117","2025-09-26",1200,"通用类","河南省",""]
[297,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物免耕宽幅播种机","2BMFK-16","播种行数:16行;播种形式:免耕条播 ;","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围：80.5-132.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：1800×2670×1380mm；结构质量：1040kg；行距：小麦宽行24cm、窄行6.5cn；播种行数：16行；工作幅宽：244cm；排种器形式：外槽轮式、非金属式；排种器数量：16个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：8个；种肥箱容积：种106L、肥：189L；种肥排量调节方式：种：无级变速、肥：螺纹调节手柄；传动机构形式：地轮+链条；开沟器形式：铲式式+靴式；开沟器数量：8+16个；地轮形式：铁轮；地轮直径：45cm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；镇压器型式：地轮。","T202061610026","2025-08-26",4100,"通用类","陕西省",""]
[298,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物免耕宽幅播种机","2BMFK-14","播种行数:14行;播种形式:免耕条播 ;","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围：66.15-80.85kW；外形尺寸（长×宽×高）：1770×2430×1370mm；结构质量：900kg；行距：小麦宽行24cm、窄行6.5cn；播种行数：14行；工作幅宽：213.5cm；排种器形式：外槽轮式、非金属式；排种器数量：14个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：7个；种肥箱容积：种96.3L、肥：172L；种肥排量调节方式：种：无级变速、肥：螺纹调节手柄；传动机构形式：地轮+链条；开沟器形式：铲式式+靴式；开沟器数量：7+14个；地轮形式：铁轮；地轮直径：45cm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；镇压器型式：地轮。","T202061610026","2025-08-26",4100,"通用类","陕西省",""]
[299,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安户县双永农具制造有限公司","谷物免耕宽幅播种机","2BMFK-12","播种行数:12行;播种形式:免耕条播 ;","结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围：51.4-73.5kW；外形尺寸（长×宽×高）：1820×224×1375mm；结构质量：815kg；行距：小麦宽行24cm、窄行6.5cn；播种行数：12行；工作幅宽：183cm；排种器形式：外槽轮式、非金属式；排种器数量：12个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；种肥箱容积：种88.2L、肥：157L；种肥排量调节方式：种：无级变速、肥：螺纹调节手柄；传动机构形式：地轮+链条；开沟器形式：铲式式+靴式；开沟器数量：6+12个；地轮形式：铁轮；地轮直径：45cm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；镇压器型式：地轮。","T202061610026","2025-08-26",4100,"通用类","陕西省",""]
[300,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","山东通畅农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-3/3","播种行数:3行;播种形式:免耕穴播 ;","配套动力范围（KW）:14.7~29.4;外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm：1650×1750×1150；结构质量（kg）：190；行距（cm）：50~65；工作行数（行）：3；工作幅宽（cm）：150~195；传动机构型式：齿轮传动+链传动；排种器型式;勺轮式、金属材料；排种器数量（个）：3；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：3；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量（个）：3（种）+3（肥）；种子箱容积：9L×3个；肥箱容积：60L；地轮型式：胶轮；地轮直径：400mm；覆土器型式：对置转辊式；镇压器型式：胶轮；破茬清垄工作部件型式：开沟器+防缠绕转辊","T201937370123","2024-10-24",900,"通用类","山东省",""]
[301,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","山东通畅农业机械有限公司","免耕玉米勺轮精密播种机","2BFYM-4","播种行数:4行;播种形式:免耕穴播 ;","配套动力范围（kw）：29.4~66.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm：1700×2460×1190；结构质量（kg）:270;行距（cm）：500~650（可调）；工作行数：4行；工作幅宽（cm）：200~260；传动机构型式：轴传动+齿轮传动+链条传动；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；开沟器型式：芯铧式；开沟器数量：4（种）+4（肥）；种子箱容积：9L×4个；肥箱容积：210L；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：380mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：橡胶轮；破茬清垄工作部件型式：芯铧式开沟器+防缠绕转轴；","T202000370224","2025-07-05",1600,"通用类","山东省",""]
[302,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","江苏沃得高新农业装备有限公司（原：江苏沃得植保机械有限公司、原：沃得重工（中国）有限公司）","免耕施肥播种机","2BMJ-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","播种行数：2行；结构型式：机械式、牵引式；排种器形式：指夹式、非金属材料；配套动力范围（kW）：29.4-51.5；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3000×2050×1650；作业速度范围（km/h）：4-8；作业小时生产率（h㎡/h）：0.48-1.12；行距（mm）：650（400-700可调）；作业幅宽（mm）：1300（800-1400可调）。","T202032320195","2025-08-31",1000,"通用类","江苏省",""]
[303,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","牵引式免耕播种机","2BQN-2","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：      牵引式；配套动力范围：≥33kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3250×2020×1660mm；作业速度范围：6～10km/h；作业小时生产率：0.78～1.3hm2/h；行距：550～750mm；工作行数：2行；工作幅宽：1100～1500mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：2个；排种器驱动形式：地轮驱动；施肥器型式：外槽轮式；施肥器数量：2个；施肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：34×2/360L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：圆盘；开沟器数量：播种：2；棑肥：2个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；棑肥：50～150mm；地轮型式：胶轮；地轮直径：767mm；地轮高度调节范围：无调节；破茬清垄工作部件型式：双侧星型轮+缺口盘切茬；风机型号名称： G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5554r/min ；风机风压：（4～10）×10¯³MPa；覆土器型式：V型；镇压器型式：V型。","黑垦鉴2019082","2023-12-31",1000,"通用类","山东青岛",""]
[304,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMYF-3A","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称/2BMYF-3A型玉米免耕精量播种机结构型式/机械式；悬挂式配套动力范围kW14.7～29.4整机外形尺寸（长×宽×高）mm1760×1750×1160作业速度范围km/h3～6作业小时生产率hm2/h0.5～1.1行距mm550～650（可调）工作行数行3作业幅宽mm1650～1950排种器型式/指夹式，金属材料排种器数量个3排种器驱动方式/地轮驱动排肥器型式/外槽轮式排肥器数量个3排肥器驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积L12L×3/160L种/肥排量调节方式/种：手动挡位调节 肥：手动挡位调节+螺旋手柄调节传动机构型式/齿轮传动+万向节传动开沟器型式/尖铲式（种、肥）开沟器数量个3（种）+3（肥）开沟器深度调节范围mm0～50地轮型式/橡胶轮地轮直径mm380地轮高度调节范围mm0～50破茬清垄工作部件型式/尖铲式开沟器+防缠绕转辊风机型式//风机叶轮直径mm/覆土器型式刮板式镇压器型式/橡胶轮","T202037370125","2025-07-06",1000,"通用类","山东省",""]
[305,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMYF-2A","播种行数:2行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称/2BMYF-2A型玉米免耕精量播种机结构型式/机械式；悬挂式配套动力范围kW13.2～17.6整机外形尺寸（长×宽×高）mm1860×1350×1140作业速度范围km/h3～6作业小时生产率hm2/h0.3～0.7行距mm550～650（可调）工作行数行2作业幅宽mm1100～1300排种器型式/指夹式，金属材料排种器数量个2排种器驱动方式/地轮驱动排肥器型式/外槽轮式排肥器数量个2排肥器驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积L12L×2/90L种/肥排量调节方式/种：手动挡位调节 肥：手动挡位调节+螺旋手柄调节传动机构型式/齿轮传动+万向节传动开沟器型式/尖铲式（种、肥）开沟器数量个2（种）+2（肥）开沟器深度调节范围mm0～50地轮型式/橡胶轮地轮直径mm380地轮高度调节范围mm0～50破茬清垄工作部件型式尖铲式开沟器+防缠绕转辊风机型式//风机叶轮直径mm/覆土器型式刮板式镇压器型式/橡胶轮","T202037370125","2025-07-06",1000,"通用类","山东省",""]
[306,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMYF-3C","播种行数:3行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称/2BMYF-3C型玉米免耕精量播种机结构型式/机械式；悬挂式配套动力范围kW14.7～29.4整机外形尺寸（长×宽×高）mm1860×1760×1200作业速度范围km/h3～6作业小时生产率hm2/h0.5～1.1行距mm550～650（可调）工作行数行3作业幅宽mm1650～1950排种器型式/指夹式，金属材料排种器数量个3排种器驱动方式/地轮驱动排肥器型式/外槽轮式排肥器数量个3排肥器驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积L12L×3/160L种/肥排量调节方式/种：手动挡位调节 肥：手动挡位调节+螺旋手柄调节传动机构型式/齿轮传动+万向节传动开沟器型式/尖铲式（种、肥）开沟器数量个3（种）+3（肥）开沟器深度调节范围mm0～50地轮型式/橡胶轮地轮直径mm380地轮高度调节范围mm0～50破茬清垄工作部件型式/尖铲式开沟器+防缠绕转辊风机型式//风机叶轮直径mm/覆土器型式/刮板式镇压器型式/橡胶轮","T202037370127","2025-07-06",1000,"通用类","山东省",""]
[307,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","牵引式免耕播种机","2BQN-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","结构型式：      牵引式；配套动力范围：≥44kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3450×3220×1660mm；作业速度范围：6～10km/h；作业小时生产率：1.56～2.6hm2/h；行距：550～750mm；工作行数：4行；工作幅宽：2200～3000mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：4个；排种器驱动形式：地轮驱动；施肥器型式：外槽轮式；施肥器数量：4个；施肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：34×4/360×2L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：圆盘；开沟器数量：播种：4个；棑肥：4个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；棑肥：50～150mm；地轮型式：胶轮；地轮直径：767mm；地轮高度调节范围：无调节；破茬清垄工作部件型式：双侧星型轮+缺口盘切茬；风机型号名称： G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5554r/min ；风机风压：（4～10）×10¯³MPa；覆土器型式：V型；镇压器型式：V型。","黑垦鉴2019083","2023-12-31",1600,"通用类","山东青岛",""]
[308,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","山东通畅农业机械有限公司","免耕玉米指夹精密播种机","2BFYM-4","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","配套动力范围（kw）：29.4~66.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）：1700×2460×1190；结构质量（kg）：270；行距（cm）:50~65(可调）；工作行数：4行；工作幅宽（cm）：200~260；传动机构型式：轴传动+齿轮传动+链传动；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；开沟器型式：芯铧式；开沟器数量：4（种）+4（肥）；种子箱容积：9L×4；肥箱容积210L；地轮型式：橡胶轮；地轮直径380mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：橡胶轮；破茬清垄工作部件型式：芯铧式开沟器+防缠绕转轴","T202000370223","2025-07-05",1600,"通用类","山东省",""]
[309,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","山东通畅农业机械有限公司","免耕精密播种机","2BFJM-4A","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","配套动力范围（kw）：73.5~110.3；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm：3340×2700×1600；结构质量(kg):1050；行距（cm）：60~70；工作行数（行）：4；工作幅宽（cm）：240~280；传动机构型式：链传动；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量（个）：4；排肥器型式：绞龙式；排肥器数量（个）：4；开沟器型式：双圆盘式（种）+凿铲式（肥）；开沟器数量（个）：4（种）+4（肥）；种子箱容积：57.4L×4个；肥箱容积：234L；地轮型式：橡胶轮式；地轮直径：720mm；覆土器型式：V形对置胶轮；镇压器型式：V型对置胶轮；破茬清垄工作部件型式：凿铲式（施肥开沟器）","T201900370882","2024-12-30",1600,"通用类","山东省",""]
[310,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMYF-4C","播种行数:4行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号名称/2BMYF-4C型玉米免耕精量播种机结构型式/机械式；悬挂式配套动力范围kW35.3～58.8整机外形尺寸（长×宽×高）mm1840×2360×1120作业速度范围km/h3～6作业小时生产率hm2/h0.6～1.5行距mm550～650（可调）工作行数行4作业幅宽mm2200～2600排种器型式/指夹式，金属材料排种器数量个4排种器驱动方式/地轮驱动排肥器型式/外槽轮式排肥器数量个4排肥器驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积L12L×4/170L种/肥排量调节方式/种：手动挡位调节 肥：手动挡位调节+螺旋手柄调节传动机构型式/齿轮传动+万向传动开沟器型式/尖铲式（种、肥）开沟器数量个4（种）+4（肥）沟器深度调节范围mm0～50地轮型式/橡胶轮地轮直径mm380地轮高度调节范mm0～50破茬清垄工作部件型式/尖铲式开沟器+防缠绕转辊风机型式//风机叶轮直径mm/覆土器型式/刮板式镇压器型式/橡胶轮","T202000370252","2025-07-05",1600,"通用类","山东省",""]
[311,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量穴播机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","免耕播种机","2BQM-6(MT-6)","播种行数:6行;播种形式:免耕精量穴播 ;","型号：2BQM-6（MT-6）；外形尺寸（长×宽×高）：2075×4400×1435mm；结构质量：1150kg；行距：75(可调)cm；工作行数：6行；工作幅宽：420mm；排种器型式： 气吸式；排种器数量：6个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：圆盘式；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：64cm；风机直径：400mm；风机转速：4800r/min；风机风压：0～10kPa；防堵工作部件形式：免耕波纹圆盘或星齿锄草轮；配套动力范围：＞73.5kW。","黑垦鉴2016074","2020-12-31",3900,"通用类","山东青岛",""]
[312,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻(水旱)条播机","安庆市田田青农业机械有限公司","水稻直播机","2BD-10","播种行数:10行;播种形式:条播 ;","1.1型号：2BD-10。  2 . 配套动力：8.5KW3600转。  3. 机具尺寸（长X宽X高）：2347X2148X1227mm。  4.播种行数：10行。  5. 播行种行距：19cm。 6.  190（中间一行280mm。）  7. 外槽轮式排种器10个。8. 种箱容量75升总。 9. 排种量调节方式、手动调节。 10.传动机构型式、传动轴。11.机械变速3档。12.水田轮直径670mm。","2019TJ117","2023-12-31",3500,"非通用类","安徽省",""]
[313,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","安庆市田田青农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BDX-10","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","1.2BDX-10型水稻穴直播机、2.悬挂式、3.配套动力a≥11.4kW、4.工作状态 外形尺寸(长×宽×高)885mm×2330mm×755mm、5.播种行数10行、6.作业速度范围3～5km/h、7.播种行距235mm、8.排种（/肥）器型式勺式、9.排种（/肥）器数量10个、10.种（/肥）箱容积8.5L×10个、11.排（/肥）量调节方式挡位式、12.传动机构型式PTO传动轴+链条传动/电机+链传动、13.穴距100-250mm、14.穴距调节机构型式6挡位式、15.（种/肥）开沟器型式三角块、16.（种/肥）开沟器数量播种10个、排水5个。","T202034137","2025-06-04",8400,"非通用类","安徽省",""]
[314,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","安庆市田田青农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BDX-10A","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","1、型号名称2BDX-10 A水稻穴直播机，  2、结构型式悬挂式 。 3、配套动力≥11.4kW 。 4、工作状态 外形尺寸(长×宽×高)830×2470×835。 5、播种行数10行 。6、作业速度范围3～5km/h 。7、播种行距260mm。  8、排种（/肥）器型式勺式。 9、排种（/肥）器数量10个。 10、种（/肥）箱容积8.5升×10个。11、排（/肥）量调节方式、挡位式。12传动机构型式、PTO传动轴+链条传动/电机+链传动。13、穴距100-250mm。14、穴距调节机构型式挡位式。15、穴距调节挡位数量6个。16、（种/肥）开沟器型式塑料浮体+三角块。17、（种/肥）开沟器数量排水5个。","T202034374","2025-09-27",8400,"非通用类","安徽省",""]
[315,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","安庆市田田青农业机械有限公司","水稻穴直播机","2BDX-12","播种行数:12行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","1、型号名称2BDX-12水稻穴直播机，  2、结构型式悬挂式 。 3、配套动力≥11.4kW 。 4、工作状态 外形尺寸(长×宽×高)93mm0×2510mm×765mm。 5、播种行数12行 。6、作业速度范围3～5km/h 。7、播种行距210mm。  8、排种（/肥）器型式勺式。 9、排种（/肥）器数量12个。 10、种（/肥）箱容积8.5升×12个。11、排（/肥）量调节方式、挡位式。12传动机构型式、PTO传动轴+链条传动/电机+链传动。13、穴距100-250mm。14、穴距调节机构型式挡位式。15、穴距调节挡位数量6个。16、（种/肥）开沟器型式塑料浮体+三角块。17、（种/肥）开沟器数量、排种器12个＋排水6个。","T202034375","2025-09-27",8400,"非通用类","安徽省",""]
[316,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-8D","播种行数:8行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","工作行数：8行，","T202033330005","2025-08-02",8400,"非通用类","浙江省",""]
[317,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10E","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","工作行数：10行","T202033330006","2025-08-02",8400,"非通用类","浙江省",""]
[318,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-10F","播种行数:10行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","工作行数：10行。","T202033330007","2025-08-02",8400,"非通用类","浙江省",""]
[319,"种植施肥机械","播种机械","水稻直播机","8行及以上水稻精量穴播机","浙江博源农机有限公司","水稻穴直播机","2BD-12A","播种行数:12行;播种形式:播量可调,穴直播 ;","工作行数：12行","T202033330008","2025-08-02",8400,"非通用类","浙江省",""]
[320,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","宿州市科鸣农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYFJ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;","型号名称 / 2BYFJ-2\n2 结构型式 / 悬挂式\n3 配套动力范围 kW 8.82～23.5\n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1720×1240×1200\n5 作业速度范围 km/h 4～6\n6 作业小时生产率 hm²/h 0.25～0.67\n7 行距 mm 550\n8 工作行数 行 2\n9 工作幅宽 m 1.1\n10 排种/肥器\n型式 / 指夹式/外槽轮式\n数量 个 2/4\n驱动方式 / 地轮\n11 种/肥箱容积 L 25/148\n12 排量调节方式 / 手柄调节\n13 传动机构型式 / 轴+链条传动\n14 开沟器\n型式 / 锄铲式\n数量 个 4\n深度调节范围 ㎜ 40～100\n15 地轮\n型式 / 胶轮\n直径 mm ø380\n高度调节范围 ㎜ 50～100\n16 风机\n型号名称 / /\n叶轮直径 mm /\n转速 r/min /\n风压 MPa /\n17 覆土器型式 / 后腿覆土板\n18 镇压器型式 / 地轮","2019TJ217","2023-12-31",930,"非通用类","安徽省",""]
[321,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行精量播种机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;","播种行数：3行 排种器型式：指夹式","T202013130007","2025-07-19",930,"非通用类","河北省",""]
[322,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQM-4(MT-4)","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","型号名称：2BQM-4(MT-4) 型精量播种机；结构型式：背负式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1730×2800×1530；行距：650mm；工作行数：4行；工作幅宽：2800mm；排种器型式：气吸式；排种器数量： 4 个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量： 4 个；种/肥箱容积： 36×4/160×2 L；排量调节方式：旋钮调节；传动机构型式： 地轮传动 ；开沟器型式： 圆盘式 ；开沟器数量：4个；地轮型式： 橡胶轮；地轮直径：660mm；风机型号名称： G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5400r/min；镇压器型式： 橡胶覆土镇压轮。","黑垦鉴2017093","2021-12-31",2200,"非通用类","山东青岛",""]
[323,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-4（230）","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;","配套动力:47.8-73.5KW;外形尺寸:2295*2660*1360MM;工作幅宽:2300MM;排种器形式:精量指夹式排种器;工作行数:4行","陕2017046","2022-12-31",2200,"非通用类","陕西省",""]
[324,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-6（250）","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","配套动力:73.5-95.5KW；外形尺寸:2295*2860*1360MM；工作幅宽:2700MM；排种器形式:精量指夹式排种器；工作行数:6行","陕2017047","2022-12-31",3900,"非通用类","陕西省",""]
[325,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行精量播种机","天津库恩农业机械有限公司","精量点播机","MAXIMA 2M-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;","外形尺寸（长x宽x高）：2160x4400x1910mm\n结构质量：1650kg\n行距：50~70cm\n工作行数：6\n工作宽幅：300~420cm\n排种器：气吸式，6个","黑垦鉴2016059","2020-12-31",3900,"非通用类","天津市",""]
[326,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","长春众发农业装备有限公司","水稻育秧摆盘播种机","2BBP-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h;","含铺底土、播种、覆土功能；生产率≥800(盘/H)","吉农机鉴2019-025","2023-12-31",3100,"非通用类","吉林省",""]
[327,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","长春众发农业装备有限公司","水稻育秧播种机","2BBP-1000","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000-1200盘/h;","含铺土、淋水、播种、覆土及自动摆盘功能于一体；   1000(盘/H) ≤生产率≤1200(盘/H)","T202022220093","2025-05-28",3100,"非通用类","吉林省",""]
[328,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","黑龙江农垦依民机械制造有限公司","水稻育秧播种机","2BP-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800~1000盘/h;","产品型号名称 / 2BP-800 水稻育秧播种机 2 作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 484×53×109 3 小时生产率 盘/h 800～1000 4 结构型式 / 固定式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷式 铺土箱容积 L 40 6 播种 排种器形式 / 铝轮 滚刷式 播种量调节档位数量 个 无极调速 铺土箱容积 L 40 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带毛刷式（或铁板） 覆土箱容积 L 55 8 输送传动型式 / 调速电机驱动 链条传动 9 覆土平整方式 / 板刷式 10 作业流程 / 送盘、铺土、播种、覆土 11 配套动力功率 kW 0.26 12 配套动力类型 / 交流电机","T201923230148","2024-10-07",3100,"非通用类","黑龙江",""]
[329,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","黑龙江农垦依民机械制造有限公司","电动育秧成套设备","2BP-840","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800~1000盘/h;","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 103×70×66 3 小时生产率 盘/h 800～1000 4 结构型式 / 行走式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷 铺土箱容积 L 44 6 播种 排种器形式 / 槽轮 滚刷 板刷 播种量调节档位数量 个 1-60 播种箱容积 L 6 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带 板刷 挡板 覆土箱容积 L 44 8 覆土平整方式 / 调整板 9 输送传动型式 / 链轮 链条 10 作业流程 / 播肥铺土、播种覆土、浇水 11 配套动力功率 W 540 12 配套动力类型 / 直流电机 锂电","T201923230270","2024-12-29",3100,"非通用类","黑龙江",""]
[330,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","黑龙江农垦依民机械制造有限公司","水稻育秧摆盘机","2BP-1000","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000~1200盘/h;","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 238×77.4×106 3 小时生产率 盘/h 1000～1200 4 结构型式 / 行走式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷调整板 铺土箱容积 L 48 6 播种 排种器形式 / 槽轮 滚刷 板刷 播种量调节档位数量 个 1-60 播种箱容积 L 19 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带 板刷 挡板 覆土箱容积 L 34 8 输送传动型式 / 齿轮 链轮 链条 9 作业流程 / 行走送盘 播肥铺土、播种覆土、 浇水 10 配套动力功率 W 290 11 配套动力类型 / 直流电机 锂电","T201923230279","2024-12-29",3100,"非通用类","黑龙江",""]
[331,"种植施肥机械","育苗机械设备","秧盘播种成套设备（含床土处理）","生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备","黑龙江农垦依民机械制造有限公司","电动育秧成套设备","2BP-1120","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1000~1200盘/h;","作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 131×70×66     3   小时生产率 盘/h 1000～1200 4 结构型式 / 行走式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷 铺土箱容积 L 58 6 播种 排种器形式 / 槽轮 滚刷 板刷 播种量调节档位数量 个 1-60 播种箱容积 L 8 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带 板刷 挡板 覆土箱容积 L 58 8 输送传动型式 / 链轮 链条 9 作业流程 / 播肥铺土、播种覆土、浇水 10 配套动力功率 W 540 11 配套动力类型 / 直流电机 锂电","T201923230271","2024-12-29",3100,"非通用类","黑龙江",""]
[332,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","手扶步进式插秧机","2ZS-4KZ(F4KZ)","形式:手扶步进式 ;行数:4行;","型号名称：2ZS-4KZ(F4KZ)型手扶步进式插秧机；结构型式：手扶式；配套发动机额定功率（或标定功率）：2.6kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2140×1930×910mm；工作行数：4行；行距：中间300、两侧450mm；变速方式：齿轮变速、油门；平衡机构型式：插植臂型式；曲柄摇杆式；","T202032320214","2025-08-31",4200,"非通用类","江苏省",""]
[333,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-6AKE","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","行数:6行；手扶式；穴距(mm):120、140、160、180、210；行距(mm):250(中央300）；结构质量(kg):190；插秧深度(mm):4-40；插植臂型式:曲柄摇杆式；配套发动机:雅马哈MZ175B8EA0；标定功率:3.3KW","T201932320191","2024-12-30",5800,"非通用类","江苏省",""]
[334,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏玖顺农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-630","形式:手扶步进式 ;行数:6行;","结构型式：手扶步进式                \n工作行数（行）：六               \n发动机生产企业：雅马哈动力机械（江苏）有限公司                     \n发动机型号：SEM I DRY1-2              \n标定功率（KW):3.3                      \n排放标准：国二标准","T202032320210","2025-08-31",5800,"非通用类","江苏省",""]
[335,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-5G(G5G)","形式:四轮乘坐式 ;行数:5行;","结构型式：高速乘坐式；整机外形尺寸(长×宽高)：2886×1888×1570mm；作业速度：0～1.33m/s；作业小时生产率：0.08～0.29hm2/h；单位作业量燃油消耗量：1.7∽2.4kg/hm2；工作行数：5行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：5个；穴距：120、140、160、180、210（100、240选配）mm；插秧深度：10～35mm；移距：20、17.5、15.5、14（12.7、10.7选配）mm；取秧深度：10～20mm；插秧频次：最低150、最高670穴/分； 变速方式：机械变速；行走轮结构型式(前、后)：宽幅防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）：Φ600、Φ850mm；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：旋转式；","T201932320192","2024-12-30",12400,"非通用类","江苏省",""]
[336,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-7GS(G7SG)","形式:四轮乘坐式 ;行数:7行;","结构型式：高速乘坐式；整机外形尺寸(长×宽高)：2886×2488×1570mm；作业速度：0～0.66m/s；作业小时生产率：0.08～0.20hm2/h；单位作业量燃油消耗量：1.7∽2.4kg/hm2；工作行数：7行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：5个；穴距：120、140、160、180、210（100、240选配）mm；插秧深度：10～35mm；移距：20、17.5、15.5、14（12.7、10.7选配）mm；取秧深度：10～21mm；插秧频次：最低110、最高330穴/分； 变速方式：机械变速；行走轮结构型式(前、后)：宽幅防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）：Φ600、Φ850mm；平衡机构型式：电子式；插植臂型式：曲柄摇杆式；","T201932320193","2024-12-30",28400,"非通用类","江苏省",""]
[337,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6E","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","高速乘坐式；工作行数：6行","T202033330002","2025-08-02",28400,"非通用类","浙江省",""]
[338,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6F","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","高速乘坐式；工作行数6行。","T202033330001","2025-08-02",28400,"非通用类","浙江省",""]
[339,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6G（VP6G）","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","型号名称\t：\t2ZGQ-6G(VP6G)型乘坐式高速插秧机\n整机结构型式\t：\t乘坐式高速插秧机\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3295×2595×2330\n整机质量\tkg\t720\n配套动力生产企业\t：\t嘉陵-本田发动机有限公司\n配套动力牌号型号\t：\tGX630H-SYA2\n配套动力结构型式\t：\t四冲程2缸汽油发动机\n配套动力标定功率/标定转速\tkW/（r/min）\t10.3/2700\n燃油种类\t：\t汽车用无铅汽油\n工作行数\t行\t6\n行距\tmm\t300\n插秧株距\tmm\t220、180、160、140、120、100\n插秧深度\tmm\t15～60（6档+自动）\n作业速度\tkm/h\t0～5.76\n作业小时生产率\thm2/h\t0～0.57\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t6\n行走轮前轮结构型式\t：\t实心橡胶轮\n行走轮前轮直径\tmm\tφ650\n行走轮后轮结构型式\t：\t实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮后轮直径\tmm\tφ950\n插秧机构型式\t：\t回转式","部20170612","2021-12-31",28400,"非通用类","江苏省",""]
[340,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","乘座式高速插秧机","2ZG-6DW","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","行数:6行;形式:高速乘坐式;外形尺寸(长×宽×高)(mm):3300×2220×2240;标定功率(kw):18.5; 行距(mm):300；行走轮直径(mm)：￠650，￠950. 发动机排放标准:国三","T202032320219","2025-08-31",28400,"非通用类","江苏省",""]
[341,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玖顺农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-630D","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：乘坐式                \n驱动型式：四轮驱动               \n工作行数（行）：六               \n发动机生产企业：日本洋马株式会社                         \n发动机型号：3TNM72-AFF          \n标定功率（KW):18.5              \n 排放标准：国三标准","T202032320212","2025-08-31",28400,"非通用类","江苏省",""]
[342,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玖顺农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-630G","形式:四轮乘坐式 ;行数:6行;","结构型式：乘坐式                \n驱动型式：四轮驱动              \n工作行数（行）：六               \n发动机生产企业：重庆宗申                     \n发动机型号：GB680               \n标定功率（KW):14.5                                         \n排放标准：国二标准","T202032320211","2025-08-31",28400,"非通用类","江苏省",""]
[343,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8SA","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：18.4KW，额定转速：2800（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2692×2530（MM），工作行数：8行，行距：300MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式","T202033330038","2025-08-02",5400,"非通用类","浙江省",""]
[344,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8E","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","高速乘坐式；工作行数：8行","T202033330004","2025-08-02",38600,"非通用类","浙江省",""]
[345,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8F","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","高速乘坐式；工作行数：8行","T202033330003","2025-08-02",38600,"非通用类","浙江省",""]
[346,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8D1(G8)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；配套发动机型号规格：3TNM72-ATE；配套发动机额定功率（或标定功率）：18.5 kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：3600 r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：3410×2840×2640 mm；工作行数：8行；行距：300 mm；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：电子式；插植臂型式：旋转式。","T202032320215","2025-08-31",38600,"非通用类","江苏省",""]
[347,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8DKZ(G8KZ)","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；配套发动机型号规格：3TNM72-ATE；配套发动机额定功率（或标定功率）：18.5 kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：3600 r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：3220×2220×2260 mm；工作行数：8行；行距：140/360 mm；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：电子式；插植臂型式：旋转式。","T202032320216","2025-08-31",38600,"非通用类","江苏省",""]
[348,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","潍坊久旺田农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8","形式:四轮乘坐式 ;行数:8行;","结构型式：高速乘坐式；整机外形尺寸（长×宽×高）:3250×2380×2600mm;工作行数:8行；行距：300mm;穴距调节机构型式:操纵杆档位调节;穴距调节档位数量:8个行走轮结构型式（前、后）：前：防爆橡胶轮/后：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（前、后）前：Ф650/后：Ф900mm；插植臂型式：旋转式；","鄂2020086","2025-09-29",38600,"非通用类","山东省",""]
[349,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","苏州久富农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8C（6F2）","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","规格型号：2FH-1.8C（6F2）；行数：6行；配套动力形式：步进减速电机+鼓风机；动力传输方式：链条传动；主机体尺寸（长×宽×高）：（530×370×650）×2个mm；肥料排出方式：外槽轮；施肥量调节方式：旋钮调节+车速传感器；施肥量范围：150～900kg/h㎡；施肥深度：50±10mm；施肥位置：侧40±10mm；肥箱容积：2×40L（80L）L；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：","T202032320125","2025-07-09",6500,"非通用类","江苏省",""]
[350,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","苏州久富农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4C（8F2）","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","规格型号：2FH-2.4C（8F2）；行数：8行；配套动力形式：步进减速电机+鼓风机；动力传输方式：链条传动；主机体尺寸（长×宽×高）：（530×370×650）×2个mm；肥料排出方式：外槽轮；施肥量调节方式：旋钮调节+车速传感器；施肥量范围：150～900kg/h㎡；施肥深度：50±10mm；施肥位置：侧40±10mm；肥箱容积：2×40L（80L）L；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：","T202032320126","2025-07-09",6500,"非通用类","江苏省",""]
[351,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江星莱和农业装备有限公司","侧深施肥机","2FCF-6","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","配套动力形式：高速插秧机；动力传输方式：插秧机动力分支输出；主机体尺寸（长×宽×高）：620×2460×800（MM），肥料排出方式：槽轮排肥，数量6个；施肥量调节方式：手轮调节式；施肥深度：50±10（MM)；输送装置形式：强制风送施肥装置；该产品与6行高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，强制施肥装置。","T202033330039","2025-08-02",6500,"非通用类","浙江省",""]
[352,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江星莱和农业装备有限公司","侧深施肥机","2FCF-8","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","配套动力形式：高速插秧机；动力传输方式：插秧机动力分支输出；主机体尺寸（长×宽×高）：620×2460×800（MM），肥料排出方式：槽轮排肥，数量8个；施肥量调节方式：手轮调节式；施肥深度：50±10（MM)；输送装置形式：强制风送施肥装置；该产品与8行高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，强制施肥装置。","T202033330040","2025-08-02",6500,"非通用类","浙江省",""]
[353,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4B（F8)","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：8行，定位、定量深施（施肥深度50mm、施肥位置苗侧30-50mm）,配置强制施肥装置，配置漏施堵塞报警装置，配置插秧施肥同步控制装置（实时检测自动变量），配置施肥量调节装置（数字智能输入），安装在水稻插秧机或水稻直播机配套同步作业","T20190606158","2024-12-31",6500,"非通用类","湖北省",""]
[354,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-3.0A(F10)","行数:10行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：10行，定位、定量深施（施肥深度50mm、施肥位置苗侧30-50mm）,配置强制施肥装置，配置漏施堵塞报警装置，配置插秧施肥同步控制装置（实时检测自动变量），配置施肥量调节装置（数字智能输入），安装在水稻插秧机或水稻直播机配套同步作业","T20190606159","2025-09-08",6500,"非通用类","湖北省",""]
[355,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-3.6A(F12)","行数:12行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：12行，定位、定量深施（施肥深度50mm、施肥位置苗侧30-50mm）,配置强制施肥装置，配置漏施堵塞报警装置，配置插秧施肥同步控制装置（实时检测自动变量），配置施肥量调节装置（数字智能输入），安装在水稻插秧机或水稻直播机配套同步作业","T20190606160","2025-09-08",6500,"非通用类","湖北省",""]
[356,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-4.8A(F16)","行数:16行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：16行，定位、定量深施（施肥深度50mm、施肥位置苗侧30-50mm）,配置强制施肥装置，配置漏施堵塞报警装置，配置插秧施肥同步控制装置（实时检测自动变量），配置施肥量调节装置（数字智能输入），安装在水稻插秧机或水稻直播机配套同步作业","T20190606161","2025-09-08",6500,"非通用类","湖北省",""]
[357,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","湖北永祥农机装备有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8B（F6)","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：6行，定位、定量深施（施肥深度50mm、施肥位置苗侧30-50mm）,配置强制施肥装置，配置漏施堵塞报警装置，配置插秧施肥同步控制装置（实时检测自动变量），配置施肥量调节装置（数字智能输入），安装在水稻插秧机或水稻直播机配套同步作业","T20190606157","2024-12-31",6500,"非通用类","湖北省",""]
[358,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江亿森机械有限公司","侧深施肥机","2FH-1.8A（F6）","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:6行；定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥。施肥位置:45±10MM(秧苗两侧)；施肥深度:50±10MM。","苏农机（2018）第（0075）号","2022-12-31",6500,"非通用类","浙江省",""]
[359,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江亿森机械有限公司","侧深施肥机","2FHF-8","行数:8行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数：8行。定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥，施肥位置:50±10mm(株(种)肥侧向)；施肥深度:50±10mm","T201933330052","2024-10-22",6500,"非通用类","浙江省",""]
[360,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机","水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机)","浙江亿森机械有限公司","水稻插秧侧深施肥机","2FHF-6","行数:6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施:是 ;","行数:6行, 施肥位置:苗侧50±10mm；施肥深度: 苗侧50±10mm；可与插秧机配套同步作业.配置有：强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、气吹式、气体强制输送装置","T20200606002","2025-09-08",6500,"非通用类","浙江省",""]
[361,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5F","配套功率:4.5kW;","外形尺寸：1600x660x950mm，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370061","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[362,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1450x560x900mm，结构型式：单轴.履带。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草式。配套锄草装置最大工作宽度：350mm。","T202037370046","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[363,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5C","配套功率:4.5kW;","外形尺寸：1550x720x950mm，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370047","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[364,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1720x600x970mm，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套培土装置型式；驱动刀轮式。配套培土装置最大开沟宽度：250mm。配套开沟装置型式：驱动刀轮式：。配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T202037370048","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[365,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-6D","配套功率:6.3kW;","外形尺寸：1750x680x900mm，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：700mm。","T202037370049","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[366,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-6B","配套功率:6.3kW;","外形尺寸：1560x720x980mm，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮：。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370050","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[367,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-6C","配套功率:6.3kW;","外形尺寸：1600x720x1000mm，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式:齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。","T202037370052","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[368,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","泰州市万户牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0QA","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1370*580*1000mm 配套动力4.0kw 主离合器型式：涨紧式 开沟幅宽20~40mm 培土幅宽50~80mm 开沟装置形式：刀盘式 培土装置形式：刀盘式","T202032320044","2025-03-30",710,"非通用类","江苏省",""]
[369,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","泰州市万户牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0QC","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1380*600*1020mm 配套动力4.0kw 主离合器型式：摩擦片式 开沟幅宽20~40mm 培土幅宽50~80mm 开沟装置形式：刀盘式 培土装置形式：刀盘式","T202032320042","2025-03-30",710,"非通用类","江苏省",""]
[370,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","泰州市万户牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.5QB","配套功率:4.5kW;","外形尺寸：1410*600*1020mm 配套动力4.5kw 主离合器型式：涨紧式 开沟幅宽20~40mm 培土幅宽50~80mm 开沟装置形式：直联式 培土装置形式：刀盘式发动机信息：发动机型CS177F/P 制造商重庆重申机械制造有限公司 排放阶段：国二 b标准功率：4.5kw","T2019320027","2024-09-28",710,"非通用类","江苏省",""]
[371,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","泰州市万户牛机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0QB","配套功率:4.0kW;","外形尺寸：1340*600*1020mm 配套动力4.0kw 主离合器型式：涨紧式 开沟幅宽20~40mm 培土幅宽50~80mm 开沟装置形式：直联式 培土装置形式：刀盘式","T2019320026","2024-09-28",710,"非通用类","江苏省",""]
[372,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-1P","配套功率:4.1kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm：1470×900×960(培土状态)、1470×900×960(锄草状态)，标定（额定）功率：4.1kw/3600r/min， 主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：68，传动方式(发动机输出)：齿轮,传动方式(刀辊)：直联,标配：锄草1副、培土:1套、行走轮1对（400-8）、阻力棒1套。锄草接方式：直联，锄草装置型式：辊轮刀式，装刀数量(片)：10,配套锄草装置最大工作宽度:600mm,培土连接方式：直联,培土装置型式：V型犁式，装机数量(副):1,配套培土装置最大工作宽度225mm。","鄂2019536","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[373,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-2G","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×750×1035,（额定）功率:4kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；结构形式：双轴、轮式，传动方式:直联；标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12;配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019538","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[374,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-4-2K","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×579×980,（额定）功率:4kw/3600r/min; 主离合器型式: 涨紧轮式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出): 三角皮带；结构形式：双轴、轮式，标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12；配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019540","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[375,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TG-6-1P","配套功率:6.3kW;","整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1830×995×1090  ,配套发动机标定功率:6.3kw/3600r/min,主离合器型式：湿式摩擦片式，结构质量(kg)：120，传动方式(发动机输出)：齿轮，传动方式(刀辊)：直联，标配旋耕刀1副，行走轮1对、配套旋耕锄草装置最大工作宽度：720mm, 培土装置最大宽度：310mm:刀辊设计转速:130r/min,刀最大回转半径:180mm, 作业速度 :≤1.3m/s,作业小时生产率:≤0.125hm2/(h•m),单位作业面积燃油消耗量:≤15kg/hm2,","鄂2019542","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[376,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-1P","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm: 1470×720×820(;标定（额定）功率:4kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；传动方式(刀辊):直联；标配；锄草1副、培土器、行走轮1对（400-8）、阻力棒1套。锄草接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；配套锄草装置最大工作宽度:720mm;培土连接方式:直联，装置型式：V型犁式，装机数量(副):1、配套培土装置最大工作宽度310mm","鄂2019537","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[377,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2G","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×750×1035,（额定）功率:4kw/3600r/min; 主离合器型式:湿式摩擦片式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出):齿轮；结构形式：双轴、轮式，传动方式:直联；标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12;配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019539","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[378,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","宜昌凯帝农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4-2K","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×579×980,（额定）功率:4kw/3600r/min; 主离合器型式: 涨紧轮式.结构质量(kg):68；传动方式(发动机输出): 三角皮带；结构形式：双轴、轮式，标配；锄草1副、开沟刀一副、行走轮1对，锄草轮接方式:直联，锄草装置型式；辊轮刀式，装刀数量(片):10；开沟装刀数量(片):12；配套锄草装置最大工作宽度:720mm;开沟刀连接方式:直联，装置型式：辊轮刀式、配套开沟装置最大工作宽度260mm","鄂2019541","2024-12-29",710,"非通用类","湖北省",""]
[379,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东德农农业机械制造有限责任公司","田园管理机","3TG-4LQ","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高):1320×530×900MM,结构质量:施肥72KG/耘锄73.5KG,配套动力:4KW,驱动轮型式:履带式,耘锄作业幅宽:31-50CM,耘锄铲型式:燕尾铲，施肥行数:2行","鲁T2016050","2020-12-31",710,"非通用类","山东省",""]
[380,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东德农农业机械制造有限责任公司","田园管理机","3TG-4AQ","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高):1320×530×950MM,结构质量:施肥55KG/耘锄57KG,配套动力:4KW,驱动轮型式:栅板铁轮,耘锄作业幅宽:31-50CM,耘锄铲型式:燕尾铲,施肥行数:2行","鲁T2016049","2020-12-31",710,"非通用类","山东省",""]
[381,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率:4.0kW;","配置：标定功率4.0kW，额定转速：3600r/min，锄草工作幅宽720mm;起垄高度：150mm。","2019TJ605","2024-12-23",710,"非通用类","山东省",""]
[382,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0D","配套功率:4kW;","3TGQ-4.0D田园管理机，结构型式：手持，标定功率：4.0KW，额定转速：3600r/min。燃油种类：汽油。","T202032320213","2025-08-31",710,"非通用类","江苏省",""]
[383,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊鲁科机械有限公司","田园管理机","3TG-6YP","配套功率:6.3kW;","外形尺寸（长×宽×高）：开沟/培土1765×950×995mm。\n结构质量：开沟142kg/培土142kg。\n配开沟器型式：ND-WGB220开沟刀。\n配培土器型式：ND-WGB180培土刀\n传动方式(开沟/培土)：链传动。\n连接方式：直联式。\n作业幅宽：开沟12.5cm/培土20cm。\n开沟深度：10-20cm\n培土高度：10-20cm\n作业速度：开沟≥0.72Km/h，培土≥0.72Km/h。","鲁T2016093","2021-12-31",710,"非通用类","山东省",""]
[384,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州伟泰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套功率:5.4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm1770×580×980(培土)1770×900×1050(开沟)工作幅宽:12cm(开沟)15cm(培土)结构质量:100kg传动方式(发动机输出)皮带传动传动方式(刀辊)链传动旋耕刀型号:1s175总安装数量(把)18主离合器形式:张紧式开沟刀连接方式:直联开沟刀传动形式:链传动培土器连接方式:直联培土器传动形式:链传动","鲁T2018028","2022-12-31",710,"非通用类","山东省",""]
[385,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州伟泰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4kW;","外形尺寸(长×宽×高)mm1650×690×960培土)1650×690×960(开沟)工作幅宽(cm)12-18(开沟)15cm(培土)结构质量(kg)84传动方式(发动机输出):皮带传动传动方式(刀辊):链传动旋耕刀型号:1s175总安装刀数量(把):18主离合器形式:张紧式开沟器连接方式:直联开沟器传动型式:链传动培土连接方式:直联培土传动型式:链传动","鲁T2018029","2022-12-31",710,"非通用类","山东省",""]
[386,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆渝奥农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套功率:4.0kW;","1型号名称:3TGQ-4.0A田园管理机;2结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）:双轴；轮式;3外形尺寸(长×宽×高):1500×720×950;4扶把水平调整（可调/不可调）:可调;5扶把上下调整（可调/不可调）:可调;6发动机输出传动方式:直联;7主离合器型式:摩擦片式;8主离合器状态（常开/常闭）:常开;9标定（额定）功率:4.0kW;10标定（额定）转速:3600r/min;11配套开沟装置型式:刀片式;12配套开沟装置最大工作宽度:305mm;13配套培土装置型式:刀片式;14配套培土装置最大工作宽度:360mm.","T202050500059","2025-05-10",710,"非通用类","重庆市",""]
[387,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆威孚机械设备有限公司","田园管理机","3TG-4.1KP","配套功率:4.1kW;","4.1KW，国三动力田园管理机","T201950500227","2024-11-12",700,"非通用类","重庆市",""]
[388,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊金百川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4型田园管理机、结构型式（单轴/双轴：履带/轮式）：双轴轮式、外形尺寸（长×宽×高）：1730×550×890mm、扶把水平调整（可调/不可调）：可调\n、扶把上下调整（可调/不可调）：可调、发动机输出传动方式：皮带、主离合器型式：涨紧式、主离合器状态（常开/常闭）：常开、标定（额定）功率：4.0KW、标定（额定）转速：3600r/min、配套开沟装置型式：开沟刀、配套开沟装置最大工作宽度：240mm、配套培土装置型式：培土刀、配套培土装置最大工作宽度：260mm","GZNJ/TJ 2019-293","2024-09-28",710,"非通用类","山东省",""]
[389,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊金百川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机、结构型式：双轴；轮式、外形尺寸（长×宽×高）：1500×740×970mm、扶把水平调整：可调、扶把上下调整：可调、发动机输出传动方式：皮带传动、主离合器型式：涨紧式、主离合器状态：常开、标定(额定）功率：4.0KW、标定（额定）转速：3600 r/min、配套锄草装置型式：锄草轮、配套锄草装置最大工作宽度：700mm、配套开沟装置型式：旋刀式、配套开沟装置最大工作宽度：240mm","T202037370133","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[390,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","4.0KW汽油发动机，四驱田园管理机","渝2019104","2023-12-31",660,"非通用类","重庆市",""]
[391,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套功率:4.0kW;","型号名称:3TGQ-4型田园管理机，结构型式：双轴，轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1440×750×950；扶把水平调整：可调：扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；配套开沟装置型式:旋刀式;配套开沟装置最大工作宽度:150mm","T201937370044","2024-10-24",710,"非通用类","山东省",""]
[392,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套功率:4.0kW;","结构形式：单轴.履带           外形尺寸：1370mmx540mmx990 mm         扶把水平调整 ：不可调         扶把上下调整：可调               发动机输出传动方式：三角带传动            主离合器形式 ：涨紧轮式        主离合器状态：常开         标定（额定）功率：4.0kw\n标定（额定)转速：3600r/min          配套锄草装置型式：燕尾铲式             配套锄草装置最大工作宽度：400mm     配套施肥装置排肥器型式：外槽轮式         配套施肥装置施肥行数：2        配套施肥装置施肥开沟器型式：尖铲式","T202037370209","2025-09-06",710,"非通用类","山东省",""]
[393,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套功率:4.0kW;","结构形式：单轴.履带         外形尺寸：（长*宽*高):  1470mmx540mmx970mm          扶把水平调整：不可调       扶把上下调整：可调         发动机输出传动方式：三角皮带传动      主离合器形式：涨紧轮式       主离合器状态：常开         标定（额定）功率：4.0kw       标定（额定）转速： 3600r/min         配套锄草装置型式：燕尾铲式        配套锄草装置最大工作宽度： 400mm       配套开沟装置型式：双面犁铲      配套开沟装置最大工作宽度： 290mm","t202037370212","2025-09-06",710,"非通用类","山东省",""]
[394,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套功率:4.0kW;","结构型式:单轴；轮式       外形尺寸（长X宽X高)1380mmX660mmX980mm      扶把水平调整:可调      扶把上下调整:可调      发动机输出传动方式:三角皮带传动  主离合器型式:涨紧轮式      主离合器状态:常开      标定(额定)功率4.0kw        标定(额定)转速:3600r/min         配套锄草装置型式:锄草轮        配套锄草装置最大工作宽度:730mm         配套开沟装置型式:双面犁铲           配套开沟装置最大工作宽度:290mm","T202037370211","2025-09-06",710,"非通用类","山东省",""]
[395,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4F","配套功率:4.0kW;","结构型式:单轴；轮式      外形尺寸(长*宽*高):1470mmx770mmx980mm        扶把水平调整:可调        扶把上下调整:可调      发动机输出传动方式:齿轮传动         主离合器型式:涨紧轮式        主离合器状态:常开      标定(额定)功率:4.0kw        标定(额定)转速:3600r /min      配套锄草装置型式:锄草轮         配套锄草装置最大工作宽度: 750mm       配套开沟装置型式:双面犁铲           配套开沟装置最大工作宽度: 290mm","T202037370210","2025-09-06",710,"非通用类","山东省",""]
[396,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东鲁德隆机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套功率:4.0kW;","结构型式：双轴轮式     外形尺寸（长*宽*高）：1500 mm×760 mmx970 mm     扶把水平调整：可调      扶把上下调整：可调      发动机输出传动方式：皮带传动      主离合器型式：涨紧轮式      主离合器状态：常开      标定（额定）功率4.0 kw       标定额定转速:3600r/min        配套锄草装置型式：锄草轮      配套除草装置最大工作宽度：720 mm        配套开沟装置型式：旋刀式      配套开沟装置最大工作宽度：250 mm.","T202037370019","2025-07-06",710,"非通用类","山东省",""]
[397,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-160T型手推式机动喷雾机","动力喷雾机:4.0;","标定功率4.0KW,转速3600R/MIN，170F汽油机，单缸四冲程风冷，三缸柱塞泵。外形尺寸：1440*770*860(mm),整机工作压力：2.0-3.5MPa.","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[398,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-380A型框架式机动喷雾机","动力喷雾机:1.6;","标定功率1.6KW,转速2800R/MIN，外形尺寸：575*295*320（MM），电动机，单相交流，柱塞泵。整机工作压力：2.0-3.5MPa.","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[399,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-30A型担架式动力喷雾机","动力喷雾机:4.0;","标定功率4.0KW,转速3600R/MIN，170F汽油机，单缸四冲程风冷，三缸柱塞泵。外形尺寸：860*340*370（mm),整机工作压力：2.0-3.5MPa.","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[400,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-28A型框架式机动喷雾机","动力喷雾机:1.1;","标定功率1.1KW,转速2800R/MIN，电动机，单相交流，外形尺寸：470*270*330（MM），柱塞泵。整机工作压力：2.0-3.5MPa.","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[401,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-2C型框架式机动喷雾机","动力喷雾机:1.0;","标定功率1.0KW,转速2800R/MIN,电动机,结构型式:直流,柱塞泵，外形尺寸：790*600*580（MM）。","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[402,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-2D型框架式机动喷雾机","动力喷雾机:4.0;","标定功率4.0KW,转速3600R/MIN，170F汽油机，单缸四冲程风冷，三缸柱塞泵。外形尺寸：650*420*390（mm),整机工作压力：2.0-3.5MPa.","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[403,"田间管理机械","植保机械","动力喷雾机","动力喷雾机","台州市洋晟机械有限公司","动力喷雾机","YS-300T型手推式机动喷雾机","动力喷雾机:4.0;","标定功率4.0KW,转速3600R/MIN，170F汽油机，单缸四冲程风冷，三缸柱塞泵。外形尺寸：1540*760*940(mm),整机工作压力：2.0-3.5MPa.","2017281401000044","2022-12-18",170,"非通用类","浙江省",""]
[404,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-50007","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:7m;","配套动力范围（kW）：≥28Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7000×1100×1150mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：70-95L/min","部20170838","2021-12-31",730,"通用类","河北省",""]
[405,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:7m;","配套动力范围（kW）：≥28Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7000×1800×1300mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min","2015041401000051","2025-04-07",730,"通用类","河北省",""]
[406,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-608型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:8.5m;","配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2100×2200mm；结构质量（kg）：100Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07",730,"通用类","河北省",""]
[407,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-808型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:8.5m;","配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2200×2300mm；结构质量（kg）：140Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07",730,"通用类","河北省",""]
[408,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPC-250-8","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:7m;","1）型式：悬挂式；2）运费状态外形尺寸（长×宽×高）：900mm×1580mm×1490m；3）药箱容量：250；4）喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4~1.0 MPa；5）喷杆喷幅：7m;6)配套泵：活塞式隔膜泵（1.工作压力2.5MPa,2.流量：40  1/min；3.转速:600r/min);7、配套喷头：扇形雾喷头（1.数量:14个，2.雾锥角：110度，3.喷量（单个）1.2 1/min,4.间隔：500mm)","部20170814","2021-12-31",730,"通用类","河北省",""]
[409,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPP-250-8","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:7m;","1）型式：悬挂式；2）运费状态外形尺寸（长×宽×高）：880mm×1580mm×1490m；3）药箱容量：250；4）喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4~1.0 MPa；5）喷杆喷幅：7m;6)配套泵：活塞式隔膜泵（1.工作压力2.5MPa,2.流量：40  1/min；3.转速:600r/min);7、配套喷头：扇形雾喷头（1.数量:14个，2.雾锥角：110度，3.喷量（单个）1.2 1/min,4.间隔：500mm)","部20170816","2021-12-31",730,"通用类","河北省",""]
[410,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-608型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:8.5m;","配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2100×2200mm；结构质量（kg）：100Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09",730,"通用类","河北省",""]
[411,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-808型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:8.5m;","配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2200×2300mm；结构质量（kg）：140Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09",730,"通用类","河北省",""]
[412,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-50007型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:7m;","配套动力范围（kW）：≥28Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7130×1100×1300mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80L/min","2019281401000015","2024-06-09",730,"通用类","河北省",""]
[413,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WP-280X","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:5.81m;","型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（运输状态）（mm）：1730×1250×1170；药箱容量：280L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：5810mm；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：45L/min","苏农机（2017）第（0045）号","2021-12-31",730,"通用类","山东省",""]
[414,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPC-500-8","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12.5m;","1）型式：悬挂式；2）运费状态外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×810mm×1250m；3）药箱容量：500；4）喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.4~1.0 MPa；5）喷杆喷幅：12.5m;6)配套泵：活塞式隔膜泵（1.工作压力3.0 MPa,2.流量：80-110  1/min；3.转速:550-650r/min);7、配套喷头：扇形雾喷头（1.数量:25个，2.雾锥角：110度，3.喷量（单个）1. 1/min,4.间隔：500mm)","部20170817","2021-12-31",1650,"通用类","河北省",""]
[415,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","淮安市众鼎机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-400型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","整机；型号规格：3WP-400，结构形式：悬挂式，外形尺寸mm：5180*2360*1020,工作压力MPa：0.2~0.4，喷杆长度mm：12000。限压安全装置；结构型式：弹簧式，限定压力MPa：≤0.48。液泵/电机泵；结构型式：三缸柱泵塞，额定压力MPa：2.5~4.5，额定流量L/min：28~35。药箱；材质：聚乙烯，药箱容积L：200*2。喷射部件；喷杆材质：PPR,最高允许工作压力MPa：0.6，喷幅：13.9米。","2019281401000012","2024-04-27",1650,"通用类","江苏省",""]
[416,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12200×3100×2800mm；结构质量（kg）：160Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.2m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07",1650,"通用类","河北省",""]
[417,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-800型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12000×2700×1500mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07",1650,"通用类","河北省",""]
[418,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-60012","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12000×1100×1300mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min","部20170837","2021-12-31",1650,"通用类","河北省",""]
[419,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12000×1350×1500mm；结构质量（kg）：95Kg；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2015041401000051","2025-04-07",1650,"通用类","河北省",""]
[420,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-350型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12.2m;","整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积：350L；喷杆长度:12200mm；液泵型式：三缸柱塞泵","2018041401000013","2023-02-22",1650,"通用类","河南省",""]
[421,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-260型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12.2m;","整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积：260L；喷杆长度：12200mm；液泵型式：三缸柱塞泵","2018041401000013","2023-02-22",1650,"通用类","河南省",""]
[422,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-400型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:13m;","喷杆长度：13m；形式：悬挂式；药箱容量：400L；外形尺寸（mm）：2600×1000×1150。","2014041401000067","2024-08-06",1650,"通用类","黑龙江",""]
[423,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:14m;","喷杆长度：14m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2950×1100×1200；药箱容量：500L。","2014041401000067","2024-08-06",1650,"通用类","黑龙江",""]
[424,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-60012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12150×1107×1300mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.1m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2019281401000015","2024-06-09",1650,"通用类","河北省",""]
[425,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-80012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:13m;","配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；13000×1280×1440mm；结构质量（kg）：90Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度13.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2019281401000015","2024-06-09",1650,"通用类","河北省",""]
[426,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12100×2150×1500mm；结构质量（kg）：95Kg；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.1m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2019281401000015","2024-06-09",1650,"通用类","河北省",""]
[427,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12200×3100×2800mm；结构质量（kg）：160Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.2m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09",1650,"通用类","河北省",""]
[428,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-612型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12000×3200×2700mm；结构质量（kg）：110Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09",1650,"通用类","河北省",""]
[429,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800-12型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:12m;","整机结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：1140X2720X1500；整机喷杆长度：12000mm；喷幅：14000mm；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：800。","2018281401000007","2023-03-15",1650,"通用类","山东省",""]
[430,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000X型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机外形尺寸（mm）：3100×3100×1730；整机喷杆长度（mm）：18000；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2020041401000005","2025-01-19",6300,"通用类","山东省",""]
[431,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","形式：悬挂式；喷杆长度：18000mm，喷杆折叠型式：手动折叠，喷杆最高允许工作压力：4MPa；药箱容量：800L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；限压安全装置结构型式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",6300,"通用类","山东省",""]
[432,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800-20型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","整机结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3350X3050X1730；整机喷杆长度：18000mm；喷幅：20000mm；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：800。","2018281401000007","2023-03-15",6300,"通用类","山东省",""]
[433,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","威海市佳盛机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","喷杆展开宽度：18M；结构型式：悬挂式；药箱容积：1000L","2018281401000016","2023-03-01",6300,"通用类","山东省",""]
[434,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","栖霞市军宝动力机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WFX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","配套动力范围（kW）：≥52；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：18000×1200×1450；结构质量（kg）：201；药箱额定容量：960L；配套喷头型式：扇形；配套喷头数量：28；喷杆长度：18m；喷杆升降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L/min","2019041401000063","2024-10-21",6300,"通用类","山东省",""]
[435,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-5000型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:25m;","喷杆长度：25m；形式：牵引式；药箱容量：5000L；外形尺寸（mm）：4700×3500×2600。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[436,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:19m;","喷杆长度：19m；形式：悬挂式；药箱容量：600L；外形尺寸（mm）：2960×1670×1600。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[437,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","喷杆长度：18m；形式：悬挂式；药箱容量：800L；外形尺寸（mm）：2750×3400×1900。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[438,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:21m;","喷杆长度：21m；形式：悬挂式；药箱容量：1500L；外形尺寸（mm）：3340×3500×1920。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[439,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:21m;","喷杆长度：21m；形式：牵引式；药箱容量：3000L；外形尺寸（mm）：3900×3500×2350。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[440,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:20.8m;","喷杆长度：20.8m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3800×3200×2000；药箱容量：1000L。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[441,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:20.8m;","喷杆长度：20.8m；形式：牵引式；外形尺寸（mm）：3900×3100×2500；药箱容量：2000L。","2014041401000067","2024-08-06",6300,"通用类","黑龙江",""]
[442,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800A型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18.25m;","型式：悬挂式；喷杆长度：18.25m；药箱容量：800L；","2013041401000097","2023-07-31",6300,"通用类","吉林省",""]
[443,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:22.2m;","型式：悬挂式；喷杆长度：22.2m；药箱容量：1500L；","2013041401000097","2023-07-31",6300,"通用类","吉林省",""]
[444,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000A型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18.9m;","型式：自走式；喷杆长度：18.9m；药箱容量：3000L；","2013041401000097","2023-07-31",6300,"通用类","吉林省",""]
[445,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000B型牵引式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:30.44m;","型式：牵引式；喷杆长度：30.44m‘药箱容量：3000L；’","2013041401000097","2023-07-31",6300,"通用类","吉林省",""]
[446,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000X型悬挂式喷杆喷雾机","形式:悬挂及牵引式:是 ;喷杆长度:18m;","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机外形尺寸（mm）：3100×3100×1730；整机喷杆长度（mm）：18000；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2012041401000061","2024-07-08",6300,"通用类","山东省",""]
[447,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","其他自走式喷杆喷雾机","合肥多加农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WYP-40型遥控自走式喷杆喷雾机","形式:自走式:是 ;类型:其他:是 ;","结构型式：自走式（遥控）；转向型式：单轮转向(前轮)；外形尺寸：1020×3600×2020mm（含喷杆）；喷杆长度：3500mm；最小离地间隙：110mm；轴距：730mm；药箱容积：40L；","2015041401000083","2025-06-30",2500,"通用类","安徽省",""]
[448,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","其他自走式喷杆喷雾机","合肥多加农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-40型手扶车载式喷杆喷雾机","形式:自走式:是 ;类型:其他:是 ;","结构型式：手扶车载式；外形尺寸：1820×3600×2100mm（含喷杆）；喷杆长度：3500mm；标定功率：5.6kW；药箱容积：40L；","2015041401000083","2025-06-30",2500,"通用类","安徽省",""]
[449,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","新乡市昌杰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300B型自走式喷杆喷雾机","功率:18.37马力;形式:自走式,两驱:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:0.67m;喷杆长度:9m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.1-0.2MPa；整机驱动型式：两轮驱动；整机转向型式：两轮转向；整机外形尺寸：2800*1420*1575mm；整机喷杆长度：9000mm；最小离地间隙：670mm；轴距：1240mm；前最大轮距：1090mm；后最大轮距：1090mm；药箱容积：300L；发动机或电动机标定功率/转速：13.5/3600 kW/(r/min)","2018281401000053","2023-12-03",14400,"通用类","河南省",""]
[450,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:18.3马力;形式:自走式,两驱:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;","结构形式：自走式。外形尺寸：2800×3200×2150；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：两轮驱动；转向型式：两轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：950mm；驾驶室型式：无；轴距：1640mm；前/后最大轮距：1530mm；前轮外径：460mm；前轮胎宽：105mm；后轮外径：540mm；后轮胎宽110mm轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：汽油机；结构型式：双缸风冷四冲程；功率：13.5/3600kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量：30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：248g；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压V：12。","2018281401000066","2023-12-10",14400,"通用类","山东省",""]
[451,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:18.3马力;形式:自走式,两驱:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;","结构形式：自走式。外形尺寸：2800×3200×2150；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：两轮驱动；转向型式：两轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：950mm；驾驶室型式：无；轴距：1640mm；前/后最大轮距：1530mm；前轮外径：460mm；前轮胎宽：105mm；后轮外径：540mm；后轮胎宽110mm轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：汽油机；结构型式：双缸风冷四冲程；功率：13.5/3600kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量：30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：248g；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压V：12。","2018281401000067","2023-12-12",14400,"通用类","山东省",""]
[452,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","合肥多加农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WYP-300型遥控自走式喷杆喷雾机","功率:18马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:1.94m;喷杆长度:11.6m;","结构型式：遥控自走式；工作压力：0.2-0.5MPa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外形尺寸：3770×3290×2800mm；喷杆长度：11600mm；最小离地间隙：1940mm；标定功率：13.5Kw；药箱容积：90×4L；","2015041401000083","2025-06-30",15500,"通用类","安徽省",""]
[453,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","合肥多加农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WYP-520型无人自走式喷杆喷雾机","功率:18马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:520L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:11.4m;","结构型式：自走式（遥控）；工作压力：0.2-0.5MPa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：折腰转向；外形尺寸：4000×2620×1790mm；喷杆长度：11400mm；最小离地间隙：900mm；标定功率：13.5Kw；药箱容积：260×2；","2015041401000083","2025-06-30",15500,"通用类","安徽省",""]
[454,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600A","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:600L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10m;","功率：26.5KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.1mm；药箱容积：600L；喷杆长度：10m；排放阶段：国3；","部20180226","2022-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[455,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500B","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:10.4m;","功率：18KW；型式：自走式,四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.02mm；药箱容积：500L；喷杆长度：10.4m；排放阶段：国3","部20180224","2022-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[456,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.82m;喷杆长度:12m;","功率：20马力（14.71kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：CF22M-3； 排放标准：国三；药箱容量：500L；最小离地间隙820mm；整机工作压力：0.5-0.8MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.96MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：单缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2200r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.0-4.0MPa；配套泵额定流量:22-30L/min","2016041401000107","2021-11-07",15500,"通用类","山东省",""]
[457,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500A","功率:36.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1.015m;喷杆长度:10.6m;","产品名称：自走式喷杆喷雾机；规格型号：3WPZ-500A；型式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：工作状态3700×10790×2900mm，运输状态4500×1820×2900mm；药液箱容量：500L；喷杆作业常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10.6m；配套动力：名称：柴油机发动机，结构型式：三缸四冲程水冷，标定功率/转速：26.5kw/2400（r/min）；配套泵：型式：隔膜泵，工作压力：1-3MPa，流量：70-100L/min；离地间隙：101.5cm；轴距：206cm，前/后最大轮距：150/150cm；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向。","鲁T2017028","2021-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[458,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:30马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:13.8m;","结构型式：自走式，外形尺寸：5750*2150*2850mm，工作压力：0.3-0.6MPa，驱动型式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，喷杆长度：13800mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，最小离地间隙：960mm，驾驶室型式：简易式，轴距：1690mm，前最大轮距：1500mm，后最大轮距：1500mm，药箱材质：塑料，药箱容积：500L，配套泵结构型式：柱塞泵，配套泵额定压力：2.5-4.0MPa，配套泵额定流量：36-81L/min，蓄电池：铅酸蓄电池，容量：60Ah，标称电压：12V。","2012041401000052","2024-05-07",15500,"通用类","山东省",""]
[459,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东金奥机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500GA","功率:30马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:11.8m;","型式：自走式，转向方式：四轮转向，驱动方式：四轮驱动，药箱容量：500L，配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，标定功率/转速：22.7/3000KW/(r/min)，配套泵工作压力：2.5-4MPa，流量：36-81l/min，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa，轴距：1760mm，前/后最大轮距：1510mm","部20190142","2023-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[460,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:\t800mm,药箱容积300L.","2019281401000014","2024-05-19",15500,"通用类","山东省",""]
[461,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:\t800mm,药箱容积500L.","2019281401000014","2024-05-19",15500,"通用类","山东省",""]
[462,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5460×1600×2190；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：32-48；药箱容积（L）：500","2020041401000005","2025-01-19",15500,"通用类","山东省",""]
[463,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:9.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：3800×1590×2290；整机喷杆长度（mm）：9300；最小离地间隙（mm）：960；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、卧式、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：45-60；药箱容积（L）：300","2020041401000005","2025-01-19",15500,"通用类","山东省",""]
[464,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式高地隙喷杆喷雾机","3WYTZ600-12","功率:36.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:600L;离地间隙:1.85m;喷杆长度:13m;","自走式，外形尺寸：4300×13000×4000，药箱额定容量600L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：13m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：三缸水冷四冲程，配套泵流量：40-68L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：简易式，前后最大轮距：200-240cm可调,轴距：210.0cm，前轮外径：110.0cm，前轮胎宽：12.0cm，后轮外径：110.0cm，后轮胎宽：12.0cm，前后轮胎型式：实心轮胎。","鲁T2016133","2021-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[465,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:700L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10m;","整机工作压力：0.3-0.5MPa;形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；喷杆长度：10000mm ;药箱容积：700L","2018041401000013","2023-02-22",15500,"通用类","河南省",""]
[466,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","洋马农机（中国）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-600","功率:18.8马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:600L;离地间隙:0.955m;喷杆长度:9.94m;","型 式\t：\t自走式\n规格型号\t：\t3WP-600\n外形尺寸(长×宽×高)工作状态\tmm\t3480×9940×2800\n外形尺寸(长×宽×高)运输状态\tmm\t4080×2020×2800\n药箱容量\tL\t600\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t1.0～2.0\n喷头型式\t：\t扇形防滴喷头\n喷杆升降机构型式\t：\t液压油缸式\n喷杆折叠机构型式\t：\t液压油缸式\n喷杆长度\tmm\t9940\n喷幅\tmm\t11900\n配套动力名称、结构型式\t：\t柴油机、立式水冷四冲程3缸\n配套动力标定功率/转速\tkW\t13.8/3000\n配套泵型式\t：\t3缸活塞泵\n配套泵工作压力\tMPa\t0.5～3.0\n配套泵流量\tl/min\t60\n离地间隙\tmm\t955\n轴距(自走式)\tmm\t1700\n前/后最大轮距 (自走式)\tmm\t1500\n前后轮胎规格（自走式）前轮外径\tmm\t940\n前后轮胎规格（自走式）前轮胎宽\tmm\t120\n前后轮胎规格（自走式）后轮外径\tmm\t940\n前后轮胎规格（自走式）后轮胎宽\tmm\t120\n前后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式\t：\t水田充气宽幅车轮\n制动器型式（自走式）\t：\t鼓式\n离合器型式（自走式）\t：\t干式单板\n驱动方式(自走式)\t：\t4轮驱动\n转向方式(自走式)\t：\t4轮转向\n驾驶室(自走式)\t：\t无","苏农机（2017）第（0450）号","2021-12-31",15500,"通用类","江苏省",""]
[467,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","常州东风农机集团有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500B","功率:18.5/25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:9.13m;","工作状态外形尺寸（mm）：3390×9100×2690\n轴距（自走式）：1570mm\n驱动方式(自走式)：四轮驱动、四轮转向","苏农机（2017）第（0103）号","2021-12-31",15500,"通用类","江苏省",""]
[468,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","浙江勇力机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500A","功率:25.56马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:12.3m;","配套功率：25.56马力；形式：自走式；驱动方式/转向方式:四轮驱动/液压四轮转向；离地间隙:0.92m；药箱容量：500L；喷杆长度：12300mm；结构质量：1250kg；配套动力名称、结构型式： 3B2-25V31三缸水冷四冲程柴油机；外形尺寸（长×宽×高）工作状态：5250×12300×2800mm；配套泵名称：MB460/2.5型隔膜泵；前/后轮胎型式：实心轮/实心轮/充气轮；驾驶室：半封闭","2016TJ563","2020-12-31",15500,"通用类","浙江省",""]
[469,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500B","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:10m;","功率：18KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：500L；喷杆长度：10m排放阶段：国3；","2017TJ120","2021-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[470,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600A","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:600L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10m;","功率：26.5KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.1m；药箱容积：600L；喷杆长度：10m；排放阶段：国3；","部20180009","2022-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[471,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:14.71kW/20.01马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-500外形尺寸:4500*1490*2100mm药箱容量:500L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:手动升降 折叠机构型式:手动折叠 喷杆长度:10m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、单缸水冷四冲程标定功率/转速:14.71/2200kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:三缸柱塞泵 工作压力:2.0-4.0MPa流量:22-30L/min离地间隙:800mm轴距（自走式）1710mm前/后最大轮距:1300/1300mm前轮外径620mm前轮胎宽:110mm后轮外径:620mm后轮胎宽:110mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",15500,"通用类","山东省",""]
[472,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东昊特机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:18.2马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:810m;喷杆长度:10m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力MPa：0.3-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸mm:2900×1400×1850；整机喷杆长度mm:10000；最小离地间隙mm:810；发动机名称：汽油机；发动机结构型式：V型双缸、风冷、四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：13.4/3600；药箱容积 :500L","2019041401000032","2024-04-24",15500,"通用类","山东省",""]
[473,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-500G型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:10.4m;","1\t型式：自走式   2\t规格型号：3WSH-500G    3名称：自走式喷杆喷雾机   4\t外形尺寸（长×宽×高）工作状态：\t4330×10400×2820mm     运输状态：4360×2050×2820mm\n5\t药箱容量：500L    6\t喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3～0.5mpa\n7\t喷杆喷幅：12.1m\t  8\t配套喷头型式：扇形   数量：20+2（侧喷）\t个\t 雾锥角：110度\n喷量（单个：1.2）\tL/min\t   间隔：500\tmm      9\t喷杆\t升降机构型式：电动     折叠机构型式：电动    平衡机构型式：/   喷杆长度：10.4m    10\t配套动力名称结构型式：三缸水冷四冲程柴油机   标定功率/转速：18.4/2600\tkW/(r/min)\t11\t配套泵\t名称：隔膜泵    工作压力：0-4MPa\t流量：48.2L/min\t转速：550r/min    12\t离地间隙：0.92     13\t轴距（自走式）：1.5     14\t前/后轮最大轮距（自走式）：1.65m            15\t前/后轮胎规格（自走式）前轮外径：0.93m    前轮胎宽：0.12m    后轮外径：\t0.93m\n后轮胎宽：0.12m   前/后轮胎型式：充气式     16\t制动器型式（自走式）：鼓式\n17\t离合器型式（自走式）：单片干式螺旋弹簧\n18\t驱动方式/转向方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向\n19\t驾驶室（自走式）\t/\t/","2017041401000010","2022-01-18",15500,"通用类","安徽省",""]
[474,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;","功率：20马力（14.71KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm；药箱容积：500L；喷杆长度：12000mm","2018281401000018","2023-03-01",15500,"通用类","山东省",""]
[475,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:22.304马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:12m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：16.4Kw/2300r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5200X1750X2300；喷杆长度：12000mm；最小离地间隙：1050mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2130mm；前/后最大轮距：1670mm；配套泵结构型式：齿轮泵；额定压力MPa：0.3-2.0；额定流量L/min：54；药箱容积L：500。","2018281401000007","2023-03-15",15500,"通用类","山东省",""]
[476,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","功率：20马力(14.71kw) 形式：自走式，四轮驱动、四轮转向 外形尺寸(mm) 4600×1650×2100 配套泵：三缸柱塞泵 喷杆：手动升降、手动折叠   药箱容积:500L  喷杆长度： 10m  离地间隙： 0.8m","2019281401000003","2024-04-01",15500,"通用类","山东省",""]
[477,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4700×1950×2060；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：800mm；驾驶室型式：无；轴距：1780mm；前/后最大轮距：1330mm；前/后轮外径：640mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.0；额定流量：22-30L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：300g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压V：12。","2018281401000067","2023-12-12",15500,"通用类","山东省",""]
[478,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12m;","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5400×1850×2350；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：单缸卧式水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：950mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","部20180367","2022-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[479,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","新乡市昌杰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300A型自走式喷杆喷雾机","功率:18.37马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:0.57m;喷杆长度:9.1m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.5-0.8MPa；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4050*1530*1860mm；整机喷杆长度：9100mm；最小离地间隙：570mm；轴距：1440mm；前最大轮距：1490mm；后最大轮距：1490mm；药箱容积：300L；发动机或电动机标定功率/转速：13.5/3600 kW/(r/min)","2018281401000053","2023-12-03",15500,"通用类","河南省",""]
[480,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WZ-500G","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:10m;","型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4500×1850×2300；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10m；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：100cm；驱动方式：四轮驱动；转向型式：四轮转向","鲁T2016135","2021-12-31",15500,"通用类","山东省",""]
[481,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;","功率：20马力（14.71KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm（1m）；药箱容积：500L；喷杆长度：12000mm（12m）；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：60L/min","2019281401000025","2024-09-03",15500,"通用类","山东省",""]
[482,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4700×1950×2060；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：800mm；驾驶室型式：无；轴距：1780mm；前/后最大轮距：1330mm；前/后轮外径：640mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.0；额定流量：22-30L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：300g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压V：12。","2018281401000066","2023-12-10",15500,"通用类","山东省",""]
[483,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:18.3马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.83m;喷杆长度:10m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4590×1900×2140；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：830mm；驾驶室型式：无；轴距：1840mm；前/后最大轮距：1530mm；前/后轮外径：520mm；前/后轮胎宽：110mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：汽油机；结构型式：双缸风冷四冲程；功率：13.5/3600kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量：30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：248g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压V：12。","2018281401000066","2023-12-10",15500,"通用类","山东省",""]
[484,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机","功率:48.92马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:800L;离地间隙:1.75m;喷杆长度:14.3m;","型式：自走式；喷杆长度：14.3m；药箱容量：800L；最小离地间隙：1750mm；发动机功率：36kW（48.92马力）；发动机排放标准：国三；四轮驱动，四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31",15500,"通用类","吉林省",""]
[485,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5460×1600×2190；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：32-48；药箱容积（L）：500","2012041401000061","2024-07-08",15500,"通用类","山东省",""]
[486,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm, 最小离地间隙:\t800mm,药箱容积500L","2017041401000045","2022-07-05",15000,"通用类","山东省",""]
[487,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:9.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：3800×1590×2290；整机喷杆长度（mm）：9300；最小离地间隙（mm）：960；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、卧式、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：45-60；药箱容积（L）：300","2016041401000102","2021-11-02",15500,"通用类","山东省",""]
[488,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5460×1600×2190；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：32-48；药箱容积（L）：500","2016041401000102","2021-11-02",15500,"通用类","山东省",""]
[489,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:300L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:\t800mm,药箱容积300L.","2017281401000024","2022-08-20",15500,"通用类","山东省",""]
[490,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:\t800mm,药箱容积500L.","2017281401000024","2022-08-20",15500,"通用类","山东省",""]
[491,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500F型自走式喷杆喷雾机","功率:36马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:9.9m;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:26.5kW/2400r/min；药箱容积：500L；离地间隙：860mm；喷杆长度：9900mm。","2015041401000069","2025-07-21",15500,"通用类","山东省",""]
[492,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:500L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:9.9m;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率18kW/2200r/min；整机尺寸(mm)4450×2100×2780;喷杆长度:9900mm;离地间隙：920mm；工作压力(MPa):0.3~1.0;药箱容积:500L,配套泵:齿轮泵","2015041401000069","2025-07-21",15500,"通用类","山东省",""]
[493,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:700L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:11.5m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):4900X2100X2810药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm):11500;离地间隙（mm):1090驱动方式：四轮驱动，四轮转向;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6","2020041401000032","2025-09-02",15500,"通用类","山东省",""]
[494,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:36.8kW/50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:18.7m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-1500外形尺寸:5370*1650*2500mm药箱容量:1000+500L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压+手动折叠 喷杆长度:18.7m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:0-2.5MPa流量:60L/min离地间隙:980mm轴距（自走式）2400mm前/后最大轮距:1560/1560mm前轮外径1020mm前轮胎宽:120mm后轮外径:1020mm后轮胎宽:120mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",18600,"通用类","山东省",""]
[495,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000M型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1m;喷杆长度:16.7m;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：2000L；喷杆长度：16.7m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",18600,"通用类","山东省",""]
[496,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.02m；药箱容积：1000L；喷杆长度：18.3m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",18600,"通用类","山东省",""]
[497,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式高地隙喷杆喷雾机","3WYTZ800-16","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:800L;离地间隙:1.3m;喷杆长度:16m;","自走式，外形尺寸：5500×16000×3440，药箱额定容量800L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：四缸水冷四冲程，配套泵流量：80-100L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：简易式，前后最大轮距：180.0/180.0cm,轴距：230.0cm，前轮外径：127.0cm，前轮胎宽：12.8cm，后轮外径：127.0cm，后轮胎宽：12.8cm，前后轮胎型式：充气轮胎。","鲁T2016131","2021-12-31",18600,"通用类","山东省",""]
[498,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WYTZ1000-12","功率:74.8马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:16.5m;","自走式，外形尺寸：5100×16500×3500，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16.5m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：115L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：1.85m,轴距：2.8m，前轮外径：ф1.27m，前轮胎宽：0.165m，后轮外径：ф1.27m，后轮胎宽：0.165m，前后轮胎型式：充气轮胎。","2017TJ183","2021-12-31",18600,"通用类","山东省",""]
[499,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2020041401000005","2025-01-19",18600,"通用类","山东省",""]
[500,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；离地间隙：1.05m；药箱容量：1000L；喷杆长度：18m；","2020281401000005","2025-04-09",18600,"通用类","山东省",""]
[501,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙：（mm）:940;外形尺寸：4550*1800*2500；药箱容量（L）：1000；工作压力：（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力：（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2320;前后轮最大轮距：（mm）：1510/1510；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气橡胶轮。","2018281401000014","2023-02-26",18600,"通用类","山东省",""]
[502,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:700+300L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:16.5m;","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙：（mm）:930;外形尺寸：5200*1850*2400；药箱容量（L）：700+300；工作压力：（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力：（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2360;前后轮最大轮距：（mm）：1500/1500；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气橡胶轮。","2018281401000014","2023-02-26",18600,"通用类","山东省",""]
[503,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LBB型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙1050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",18600,"通用类","山东省",""]
[504,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LBB1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙1050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",18600,"通用类","山东省",""]
[505,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1m;喷杆长度:16.7m;","产品型号、规格及名称：3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机；产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；工作压力(Mpa)：0.3-0.5Mpa；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；外型尺寸（mm）：（长）×（宽）×（高）5670×2860×2940；喷杆长度(mm)：16700净重（kg）2310；离地间隙（mm）：1000；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程水冷；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：36.8/2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：1600；药箱材质：塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；承压管允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；开关组合允许最大工作压力（Mpa）：2.76（400psi）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：40；蓄电池标称电压（V）：12×2","2015041401000121","2020-12-16",18600,"通用类","山东省",""]
[506,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:18.5m;","功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙：1.08m;药箱容积：1000L，喷杆长度：18.5m；工作压力（MPa)：0.2~0.4；整机尺寸（mm）4600×1700×2600,配套泵：隔膜泵（流量：60L/min),","2017041401000048","2022-08-01",18600,"通用类","山东省",""]
[507,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:18.3m;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1040mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：18300mm；外形尺寸（长*宽*高）：4600×1900×2500喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",18600,"通用类","山东省",""]
[508,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000M型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1m;喷杆长度:16.7m;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：2000L；喷杆长度：16.7m；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",18600,"通用类","山东省",""]
[509,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;","功率50马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1050mm，药箱容积1000L，喷杆长度18100mm","2017281401000041","2022-12-06",18600,"通用类","山东省",""]
[510,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.4m;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2500r/min；整机尺寸(mm)4900×2400×2650;喷杆长度:18400mm;离地间隙：1000mm；工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮式高压喷射泵(流量:60L/min)","2015041401000069","2025-07-21",18600,"通用类","山东省",""]
[511,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","2022-08-20",18600,"通用类","山东省",""]
[512,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2016041401000102","2021-11-02",18600,"通用类","山东省",""]
[513,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm, 最小离地间隙:\t950mm,药箱容积1000L.","2017041401000045","2022-07-05",18600,"通用类","山东省",""]
[514,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2012041401000061","2024-07-08",18600,"通用类","山东省",""]
[515,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:85.61马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:18.2m;","型式：自走式；喷杆长度：18.2m；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1800mm；发动机功率：63kW（85.61马力）；发动机排放标准：国三；四轮驱动，四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31",18600,"通用类","吉林省",""]
[516,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:700L+300L;离地间隙:1.060m;喷杆长度:16.5m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5200×1850×2560；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1060mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：1220mm；前/后轮胎宽：90mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：700L+300L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",18600,"通用类","山东省",""]
[517,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:16.5m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4580×1800×2400；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",18600,"通用类","山东省",""]
[518,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2400G型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:380×4+280×2L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:18m;","功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6300×3100×3700；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：18m；药箱容量（L）：380×4+280×2。","2014041401000067","2024-08-06",18600,"通用类","黑龙江",""]
[519,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:380×4L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:16m;","功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×2900×3700；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：16m；药箱容量（L）：380×4。","2014041401000067","2024-08-06",18600,"通用类","黑龙江",""]
[520,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:375×4L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:18m;","功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×3000×3800；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：18米；药箱容量（L）：375×4。","2014041401000067","2024-08-06",18600,"通用类","黑龙江",""]
[521,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:16m;","功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6200×3300×3350；离地间隙（m）：1.9；喷杆长度：16米；药箱容量：1500L。","2014041401000067","2024-08-06",18600,"通用类","黑龙江",""]
[522,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2600型自走式喷杆喷雾机","功率:81.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2600L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:18m;","功率：60kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6300×3100×3600；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：18米；药箱容量：2600L。","2014041401000067","2024-08-06",18600,"通用类","黑龙江",""]
[523,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:19m;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1050mm(1.05m)；药箱容积：1000L；喷杆长度：19000mm(19m);液泵机构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min","2019281401000025","2024-09-03",18600,"通用类","山东省",""]
[524,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000M型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1m;喷杆长度:16.7m;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm；药箱容积：2000L；喷杆长度：16700mm；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",18600,"通用类","山东省",""]
[525,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1020mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：18300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4600*1900*2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",18600,"通用类","山东省",""]
[526,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;","名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4H055-30VE；功率/转速：36.8kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三","2018281401000052","2023-09-13",18600,"通用类","山东省",""]
[527,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:19.5m;","功率：50马力(36.8kw) 形式：自走式，四轮驱动、四轮转向 外形尺寸(mm) 4600×2100×2400 配套泵： 齿轮泵  喷杆：液压升降、液压折叠   药箱容积: 1000L  喷杆长度： 19.5m   离地间隙： 0.94m","2019281401000003","2024-04-01",18600,"通用类","山东省",""]
[528,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:16m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4650X2100X2500；喷杆长度：16000mm；最小离地间隙：1020mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1820mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：1000。","2018281401000007","2023-03-15",18600,"通用类","山东省",""]
[529,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:16m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5300X1800X2550；喷杆长度：16000mm；最小离地间隙：1060mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1540mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：700+300。","2018281401000007","2023-03-15",18600,"通用类","山东省",""]
[530,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:50.1马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:16m;","型式：自走式 规格型号：3WP-1000 配套动力名称、结构型式：柴油机，四缸水冷四冲程 配套动力标定功率/转速：36.8/2400 驱动方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向","2017281401000053","2023-01-04",18600,"通用类","河南省",""]
[531,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:950mm,药箱容积1000L.","2018281401000010","2023-03-17",18600,"通用类","山东省",""]
[532,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1800L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:1.92m;","1\t型式\t/\t自走式\n2\t规格型号\t/\t3WSH-1800\n3\t名称\t/\t自走式喷杆喷雾机\n4\t外形尺寸（长×宽×高）：工作状态\tmm\t4950×19200×3130         运输状态：4930×2900×3120（mm）\n5\t药箱容量\tL \t1800\n6\t喷杆作业(整机作业)常用工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n7\t喷杆喷幅\tm\t24\n8\t配套喷头\t型式：\t扇形     数量：50个      雾锥角：110度     喷量：（单个）\t1.2    间隔\t：500mm\t\n9\t喷杆\t升降机构型式：液压       折叠机构型式：液压     平衡机构型式\t：/      喷杆长度：19200\tm\t\n10\t配套动力\t名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机       标定功率/转速：\t36.8/2400 kW/(r/min)\n11\t配套泵\t名称：隔膜泵     工作压力：0-2MPa      流量：91.3-98\tL/min\t转速：\t500-600\tr/min\n12\t离地间隙：\t1.15\tm\n13\t轴距（自走式）：2580\tm\n14\t前/后轮最大轮距（自走式）：2.4\tm\n15\t前/后轮胎规格（自走式）\t前轮外径\t：\t1.2\tm    前轮胎宽：0.18m     后轮外径：1.2m      后轮胎宽：0.18m    前/后轮胎型式\t：充气式\n16\t制动器型式（自走式）;鼓式\n17\t离合器型式（自走式）:\t单片干式螺旋弹簧\n18\t驱动方式/转向方式（自走式）:四轮驱动/四轮转向\n19\t驾驶室（自走式）:/","2017041401000010","2022-01-18",18600,"通用类","安徽省",""]
[533,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:19m;","功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1050mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：19000mm","2018281401000018","2023-03-01",18600,"通用类","山东省",""]
[534,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:700L+300L;离地间隙:1.060m;喷杆长度:16.5m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5200×1850×2560；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1060mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：1220mm；前/后轮胎宽：90mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：700L+300L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12",18600,"通用类","山东省",""]
[535,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:16.5m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4580×1800×2400；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12",18600,"通用类","山东省",""]
[536,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1200L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:24m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2550X3000药箱容量（L）：1200;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；离地间隙（mm):1020","2020041401000032","2025-09-02",18600,"通用类","山东省",""]
[537,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:700+300L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5850x1660x2520;工作压力(MPa):0.3-0.5;药箱容积：700+300L;喷杆长度（mm):20260,配套泵：隔膜泵（流量60L/min）","2020281401000027","2025-09-28",18600,"通用类","山东省",""]
[538,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;","功率:50马力（36.8KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5000x1660x2600;工作压力(MPa):0.3-0.5;药箱容积：1000;喷杆长度（mm):20260,配套泵：隔膜泵（流量60L/min）","2020281401000027","2025-09-28",18600,"通用类","山东省",""]
[539,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机(两轮驱动)","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-5000G×2型自走式喷杆喷雾机","功率:125马力;形式:自走式,两驱:是 ;药箱容积:5000L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:21m;","功率：92kw；形式：自走式，两轮驱动；外形尺寸（mm）：6200×3600×3200；离地间隙：1.15m；喷杆长度：21m；药箱容量：5000L。","2014041401000067","2024-08-06",39000,"通用类","黑龙江",""]
[540,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;","功率101马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1050mm，药箱容积1500L，喷杆长度18100mm","2017281401000041","2022-12-06",40100,"通用类","山东省",""]
[541,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;","功率101马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1050mm，药箱容积1500L，喷杆长度18100mm","2017281401000041","2022-12-06",40100,"通用类","山东省",""]
[542,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;","功率101马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1050mm，药箱容积1500L，喷杆长度18100mm","2017281401000041","2022-12-06",40100,"通用类","山东省",""]
[543,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.6m;喷杆长度:18.1m;","功率101马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1600mm，药箱容积1500L，喷杆长度18100mm","2017281401000041","2022-12-06",40100,"通用类","山东省",""]
[544,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州正浩农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.75m;喷杆长度:20m;","结构形式:自走式；驱动方式:四轮；转向方式:四轮；配套动力(柴油机):功率：74kW，排放标准：国三发动机；喷雾工作压力:0.3-0.5MPa；外形尺寸（长×宽×高）5100×2900×3200，工作压力（MPa）：0.3-0.5，喷杆展开宽度（mm）：20000，药液泵：结构形式：隔膜泵，流量（L/min）80,药箱容积（L）：2000，喷幅（m):20.","2017281401000050","2023-02-06",40100,"通用类","山东省",""]
[545,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3600L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3600L；喷杆长度：20.5m；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",40100,"通用类","山东省",""]
[546,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3000L；喷杆长度：20.5m；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",40100,"通用类","山东省",""]
[547,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:18.3m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1070mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：18300mm；外形尺寸（长*宽*高）：4700×2200×2700喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",40100,"通用类","山东省",""]
[548,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：860mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）：5800×2200×3000喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",40100,"通用类","山东省",""]
[549,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:23.6m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1080mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）：5800×2300×2700喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17",40100,"通用类","山东省",""]
[550,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:19.25m;","功率：100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.1m；药箱容积：1500L；喷杆长度：19.25m","2018041401000007","2023-01-14",40100,"通用类","山东省",""]
[551,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:19.25m;","功率：100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.7m；药箱容积：1500L；喷杆长度：19.25m","2018041401000007","2023-01-14",40100,"通用类","山东省",""]
[552,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1100×2L;离地间隙:1.23m;喷杆长度:22.1m;","功率：100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.23m；药箱容积：1100×2L；喷杆长度：22.1m","2018041401000007","2023-01-14",40100,"通用类","山东省",""]
[553,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:18.4m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1500;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5000x2450x3020;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）:1040；驾驶室型式：简易式；轴距（mm）：2740；前最大轮距（mm）：1760；后最大轮距（mm）：1760；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[554,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:18.6m;","功率：100马力（74kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙：1.1m;药箱容积：1500L，喷杆长度：18.6m；工作压力（MPa)：0.2~0.4；整机尺寸（mm）4600×1900×2700,配套泵：隔膜泵（流量：60L/min),","2017041401000048","2022-08-01",40100,"通用类","山东省",""]
[555,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LF1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙1050mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[556,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LF2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙1050mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[557,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LBG1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.17m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙1170mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[558,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LBG2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.17m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙1170mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[559,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.65m;喷杆长度:20m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：2000L；最小离地间隙1650mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[560,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LF型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙1050mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[561,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LBG型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.17m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙1170mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min","2016041401000107","2021-11-07",40100,"通用类","山东省",""]
[562,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000AD型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:18.34m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000AD;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5300x2820x3350;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18340；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1150；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2310；前最大轮距（mm）：2280；后最大轮距（mm）：2280；前轮外径（mm）：1060；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1060；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000x2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：16；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[563,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.72m;喷杆长度:18.34m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000G;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5800x2940x4000;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18340；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1720；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2300；前最大轮距（mm）：2600；后最大轮距（mm）：2600；前轮外径（mm）：1180；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1180；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000x2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：16；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[564,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000AD型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.34m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000AD;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5200x2800x3280;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18340；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1020；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2310；前最大轮距（mm）：2280；后最大轮距（mm）：2280；前轮外径（mm）：1060；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1060；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500x2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：16；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[565,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.34m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000C;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5640x2750x3300;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18340；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1050；驾驶室型式：密封式；轴距（mm）：2310；前最大轮距（mm）：2280；后最大轮距（mm）：2280；前轮外径（mm）：1060；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1060；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500x2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：16；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[566,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.040m;喷杆长度:18.4m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1500H;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5100x2700x3020;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1040；驾驶室型式：简易式；轴距（mm）：2740；前最大轮距（mm）：1760；后最大轮距（mm）：1760；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[567,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:2.02m;喷杆长度:18.2m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1500G;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：6800x3000x4050;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18200；整机喷幅（mm）：19500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）2020；驾驶室型式：密封式；轴距（mm）：2640；前最大轮距（mm）：2600；后最大轮距（mm）：2600；前轮外径（mm）：1180；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1180；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：375x4；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[568,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000-2型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20.4m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000-2;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5550x2650x3050;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；整机喷幅（mm）：21500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1060；驾驶室型式：简易式；轴距（mm）：2300；前最大轮距（mm）：2250；后最大轮距（mm）：2250；前轮外径（mm）：1010；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1010；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500x2；空气室材质：不锈钢；空气室质量（g）：800；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[569,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000-3型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.25m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000-3;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5750x2700x3500;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18250；整机喷幅（mm）：19500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1050；驾驶室型式：简易式；轴距（mm）：2880；前最大轮距（mm）：2250；后最大轮距（mm）：2250；前轮外径（mm）：1010；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1010；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500x2；空气室材质：不锈钢；空气室质量（g）：800；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[570,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A-3型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.25m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000A-3;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5280x3150x3250;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18250；整机喷幅（mm）：19500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1050；驾驶室型式：简易式；轴距（mm）：2880；前最大轮距（mm）：2250；后最大轮距（mm）：2250；前轮外径（mm）：1010；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1010；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500x2；空气室材质：不锈钢；空气室质量（g）：800；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[571,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600G型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.5m;喷杆长度:18.34m;","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1600G;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5200x3100x3750;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：18340；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1500；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2720；前最大轮距（mm）：2600；后最大轮距（mm）：2600；前轮外径（mm）：1200；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1200；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1600；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：4.0；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04",40100,"通用类","山东省",""]
[572,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:18.5m;","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙：（mm）:980;外形尺寸：5600*1900*2550；药箱容量（L）：1000+500；工作压力：（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:18500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力：（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）2610;前后轮最大轮距：（mm）：1830/1830；前轮外径：1100mm;前轮胎宽：80mm;后轮外径：1100mm；后轮胎宽：80mm;前/后轮胎型式：实心橡胶轮。","2018281401000014","2023-02-26",40100,"通用类","山东省",""]
[573,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:18.5m;","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙：（mm）:930;外形尺寸：4800*2000*2600；药箱容量（L）：1500；工作压力：（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:18500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力：（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2750;前后轮最大轮距：（mm）：1850/1850；前轮外径：1030mm;前轮胎宽：140mm;后轮外径：1030mm；后轮胎宽：140mm;前/后轮胎型式：充气橡胶轮。","2018281401000014","2023-02-26",40100,"通用类","山东省",""]
[574,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2019281401000014","2024-05-19",40100,"通用类","山东省",""]
[575,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2019281401000014","2024-05-19",40100,"通用类","山东省",""]
[576,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2019281401000014","2024-05-19",40100,"通用类","山东省",""]
[577,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.65m;喷杆长度:20m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:1650mm,药箱容积2000L.","2019281401000014","2024-05-19",40100,"通用类","山东省",""]
[578,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t1050mm,药箱容积3000L.","2019281401000014","2024-05-19",40100,"通用类","山东省",""]
[579,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","标定功率转速：74kw/2400r/min；结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；离地间隙：1.05m；药箱容量：1000L+500L；喷杆长度：18m；","2020281401000005","2025-04-09",40100,"通用类","山东省",""]
[580,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;","标定功率转速：74kw/2400r/min；结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；离地间隙：1.05m；药箱容量：1500L；喷杆长度：18m；","2020281401000005","2025-04-09",40100,"通用类","山东省",""]
[581,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.48m;","整机工作压力：0.3~0.5MPa；药箱容积：1500L;喷杆长度：18480mm；液泵型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa","2019041401000084","2024-11-06",40100,"通用类","河南省",""]
[582,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18.48m;","整机工作压力：0.3~0.5MPa；药箱容积：1500L；喷杆长度：18480mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵","2019041401000084","2024-11-06",40100,"通用类","河南省",""]
[583,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2020041401000005","2025-01-19",40100,"通用类","山东省",""]
[584,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×2180×2650；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1050；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000+500","2020041401000005","2025-01-19",40100,"通用类","山东省",""]
[585,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2020041401000005","2025-01-19",40100,"通用类","山东省",""]
[586,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2020041401000005","2025-01-19",40100,"通用类","山东省",""]
[587,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×2620×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：375×4","2020041401000005","2025-01-19",40100,"通用类","山东省",""]
[588,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500S型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.84m;喷杆长度:18m;","1、发动机功率74KW（100马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向；                            2、药箱容积1500L；                          3、喷杆长度18米","2019041401000038","2024-06-02",40100,"通用类","山东省",""]
[589,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.55m;喷杆长度:20m;","1、发动机功率74KW（100马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向；                            2、药箱容积2000L；                          3、喷杆长度20米","2019041401000038","2024-06-02",40100,"通用类","山东省",""]
[590,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:18.4m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4700×2110×2600；喷杆长度（mm）：18400；最小离地间隙：（mm）：940；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2480；前/后最大轮距（mm）：1800，前/后轮外径（mm）：930，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：80；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500；空气室材质：不锈钢，空气室质量（g）：255，空气室安装位置：泵体；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（MPa）：4；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：4；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2022-09-27",40100,"通用类","山东省",""]
[591,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:2m;喷杆长度:20.71m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×3260×3290；喷杆长度（mm）：20710；最小离地间隙：（mm）：2000；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：封闭式；轴距（mm）：2870；前/后最大轮距（mm）：2540，前/后轮外径（mm）：1240，前/后轮胎宽：（mm）：230，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74.5/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：110-116；药箱材质：不锈钢；药箱容积（L）：750×2（个）；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：塑料；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：橡胶，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：6.0；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2022-09-27",40100,"通用类","山东省",""]
[592,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:18m;喷杆长度:1.15m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5220×2760×3240；喷杆长度（mm）：18000；最小离地间隙：（mm）：1150；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2440；前/后最大轮距（mm）：2300，前/后轮外径（mm）：950，前/后轮胎宽：（mm）：200，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：3000；限压安全装置结构形式：弹簧压力式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力（MPa）：4；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：4；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2022-09-27",40100,"通用类","山东省",""]
[593,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2800L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.25m;","形式：自走式 四轮驱动 四轮转向；药箱容积：2800L;喷杆长度：18250mm;离地间隙：1000mm;液泵型式：隔膜泵；","2018041401000013","2023-02-22",40100,"通用类","河南省",""]
[594,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.48m;","整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积;1500L;喷杆长度：18480mm；液泵型式：隔膜泵","2018041401000013","2023-02-22",40100,"通用类","河南省",""]
[595,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18.48m;","整机工作参数：0.3-0.5MPa；药箱容积：1500L；喷杆长度：18480mm；液泵型式：齿轮泵","2018041401000013","2023-02-22",40100,"通用类","河南省",""]
[596,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.74m;喷杆长度:18.48m;","整机工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容积:1600L；喷杆长度：18480mm；液泵型式：隔膜泵","2018041401000013","2023-02-22",40100,"通用类","河南省",""]
[597,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:23.6m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.08m；药箱容积：1500L；喷杆长度：23.6m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",40100,"通用类","山东省",""]
[598,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：0.86m；药箱容积：1500L；喷杆长度：23.6m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",40100,"通用类","山东省",""]
[599,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3000L；喷杆长度：20.5m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",40100,"通用类","山东省",""]
[600,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3600L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3600L；喷杆长度：20.5m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",40100,"通用类","山东省",""]
[601,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:18.3m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.07m；药箱容积：1500L；喷杆长度：18.3m；排放阶段：国3；","2016041401000066","2021-08-22",40100,"通用类","山东省",""]
[602,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:375*4L;离地间隙:1.6m;喷杆长度:19m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-1500B外形尺寸:4600*2700*3250mm药箱容量:375*4L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:中间液压折叠两端手动折叠 喷杆长度:19m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:0-2.5MPa流量:60L/min离地间隙:1600mm轴距（自走式）2400mm前/后最大轮距:2570/2570mm前轮外径1430mm前轮胎宽:130mm后轮外径:1430mm后轮胎宽:130mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[603,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-1500C外形尺寸:6480*1750*2560mm药箱容量:1000+500L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压+手动 喷杆长度:21m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:0-2.5MPa流量:60L/min离地间隙:1050mm轴距（自走式）2370mm前/后最大轮距:1535/1500mm前轮外径1160mm前轮胎宽:120mm后轮外径:1160mm后轮胎宽:120mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[604,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.76m;喷杆长度:21m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-2000外形尺寸：6300*2000*3270mm药箱容量:1500+500L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压+手动 喷杆长度:21m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:0-2.5MPa流量:60L/min离地间隙:1760mm轴距（自走式）2540mm前/后最大轮距:1970/1970mm前轮外径1160mm前轮胎宽:140mm后轮外径:1160mm后轮胎宽:140mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[605,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:21m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-2000A外形尺寸:5750*2340*2800mm药箱容量:2000L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:21m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:0-2.5MPa流量:60L/min离地间隙:1030mm轴距（自走式）2530mm前/后最大轮距:1600/1600mm前轮外径1165mm前轮胎宽:120mm后轮外径:1165mm后轮胎宽:120mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[606,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:0.87m;喷杆长度:23m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-2000B外形尺寸:5700*2090*3000mm药箱容量:2000L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:23m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:3.0MPa流量:100L/min离地间隙:870mm轴距（自走式）2690mm前/后最大轮距:1900/1900mm前轮外径2100mm前轮胎宽:100mm后轮外径:2100mm后轮胎宽:100mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[607,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:375*4+700L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:21m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-2200外形尺寸:4600*3000*3250mm药箱容量:375*4+700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:中间液压折叠两端手动折叠 喷杆长度:21m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:3.0MPa流量:100L/min离地间隙:1700mm轴距（自走式）2400mm前/后最大轮距:2570/2570mm前轮外径：1430mm前轮胎宽:140mm后轮外径:1430mm后轮胎宽:140mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[608,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500*2L;离地间隙:1.76m;喷杆长度:21m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-3000外形尺寸:5400*2650*3300mm药箱容量:1500*2L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:21m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:3.0MPa流量:100L/min离地间隙:1760mm轴距（自走式）3200mm前/后最大轮距:2500/2500mm前轮外径：1250mm前轮胎宽:230mm后轮外径:1250mm后轮胎宽:230mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[609,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:74kW/100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:23m;","型式:自走式 规格型号:3WPZ-1500A外形尺寸：5640*2455*2650mm药箱容量:1000+500L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:23m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:74/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:隔膜泵工作压力:3.0MPa流量:100L/min离地间隙:1060mm轴距（自走式）2350mm前/后最大轮距:1880/1880mm前轮外径1440mm前轮胎宽:140mm后轮外径:1440mm后轮胎宽:140mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无","2018281401000032","2023-05-01",40100,"通用类","山东省",""]
[610,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000G型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.4m;喷杆长度:25m;","功率：74.5kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：7000×3400×3400；离地间隙（m）：1.4；喷杆长度：25米；药箱容量：3000L。","2014041401000067","2024-08-06",40100,"通用类","黑龙江",""]
[611,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:125马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500×2L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:21m;","功率：92kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6500×3600×3700；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：21米；药箱容量（L）：1500×2。","2014041401000067","2024-08-06",40100,"通用类","黑龙江",""]
[612,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5510×1830×2400；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：3230mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",40100,"通用类","山东省",""]
[613,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L+500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5320×1800×2370；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L+500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",40100,"通用类","山东省",""]
[614,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.620m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4860×2790×3350；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1620mm；驾驶室型式：无；轴距：2450mm；前/后最大轮距：2600mm；前/后轮外径：1180mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-3.0；额定流量：80L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",40100,"通用类","山东省",""]
[615,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4580×1960×2340；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",40100,"通用类","山东省",""]
[616,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.260m;喷杆长度:20m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5450×2800×27500；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1260mm；驾驶室型式：无；轴距：3060mm；前/后最大轮距：2300mm；前/后轮外径：1030mm；前/后轮胎宽：220mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：2.5；额定流量：280L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：2000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10",40100,"通用类","山东省",""]
[617,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1508型自走式喷杆喷雾机","功率:101.24马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1508L;离地间隙:1.81m;喷杆长度:18.2m;","型式：自走式；喷杆长度：18.2m；药箱容量：1508L；最小离地间隙 ：1810mm；发动机功率：74.5kW（101.24马力）；发动机排放标准：国三；四轮驱动，四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31",40100,"通用类","吉林省",""]
[618,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2012041401000061","2024-07-08",40100,"通用类","山东省",""]
[619,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×2180×2650；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1050；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000+500","2012041401000061","2024-07-08",40100,"通用类","山东省",""]
[620,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2012041401000061","2024-07-08",40100,"通用类","山东省",""]
[621,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500HB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.62m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6300×2230×3270；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1620；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000+500","2012041401000061","2024-07-08",40100,"通用类","山东省",""]
[622,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2012041401000061","2024-07-08",40100,"通用类","山东省",""]
[623,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×2620×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：375×4","2012041401000061","2024-07-08",40100,"通用类","山东省",""]
[624,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度; 18000mm, 最小离地间隙:\t950mm,,药箱容积1500L.","2017041401000045","2022-07-05",40100,"通用类","山东省",""]
[625,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:19m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;19000mm, 最小离地间隙:\t950mm,药箱容积1500L.","2017041401000045","2022-07-05",40100,"通用类","山东省",""]
[626,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2016041401000102","2021-11-02",40100,"通用类","山东省",""]
[627,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.3m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×2180×2650；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1050；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000+500","2016041401000102","2021-11-02",40100,"通用类","山东省",""]
[628,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2016041401000102","2021-11-02",40100,"通用类","山东省",""]
[629,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2016041401000102","2021-11-02",40100,"通用类","山东省",""]
[630,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:20m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×2620×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：375×4","2016041401000102","2021-11-02",40100,"通用类","山东省",""]
[631,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2017281401000024","2022-08-20",40100,"通用类","山东省",""]
[632,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2017281401000024","2022-08-20",40100,"通用类","山东省",""]
[633,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2017281401000024","2022-08-20",40100,"通用类","山东省",""]
[634,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-4500-4型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:4500L;离地间隙:0.91m;喷杆长度:18.4m;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；药箱容积：1500×3L；喷杆长度：18400mm；离地间隙：910mm","2015041401000069","2025-07-21",40100,"通用类","山东省",""]
[635,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.86m;喷杆长度:20m;","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：77kw/2400r/min；额定净功率/转速：74kw/2400r/min;型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；最小离地间隙：1.86米；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：20米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：500L×4；","2013041401000072","2023-07-27",40100,"通用类","吉林省",""]
[636,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-2型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.77m;喷杆长度:22m;","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：77kw/2400r/min；额定净功率/转速：74kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；最小离地间隙：1.77米;喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：22米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：750L×2+500L；","2013041401000072","2023-07-27",40100,"通用类","吉林省",""]
[637,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.4m;","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5020×2300×2650;喷杆长度:18400mm;离地间隙：1000mm；工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮式高压喷射泵(流量:60L/min)","2015041401000069","2025-07-21",40100,"通用类","山东省",""]
[638,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","郑州兰博尔农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1500型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:18m;","型式：自走式 \n规格型号：3WP-1500 \n配套动力名称、结构型式：柴油机，四缸水冷四冲程；\n 配套动力标定功率/转速：74kW/2400r/min；\n 驱动方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向","2017281401000004","2022-03-14",40100,"通用类","河南省",""]
[639,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4580×1960×2340；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12",40100,"通用类","山东省",""]
[640,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:19m;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1070mm（1.07m）；药箱容积：1000L+500L；喷杆长度：19000mm（19m）液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min","2018281401000018","2023-03-01",40100,"通用类","山东省",""]
[641,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:19m;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1030mm；药箱容积：1600L；喷杆长度：19000mm","2018281401000018","2023-03-01",40100,"通用类","山东省",""]
[642,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:950mm,药箱容积1500L.","2018281401000010","2023-03-17",40100,"通用类","山东省",""]
[643,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:19m;","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;19000mm,最小离地间隙:950mm,药箱容积1500L.","2018281401000010","2023-03-17",40100,"通用类","山东省",""]
[644,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1500型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:18m;","型式：自走式 规格型号：3WP-1500 配套动力名称、结构型式：柴油机，四缸水冷四冲程 \n配套动力标定功率/转速：74kW/2400r/min \n驱动方式（自走式）：四轮驱动/四轮转向","2017281401000053","2023-01-04",40100,"通用类","河南省",""]
[645,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500×2L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:18m;","功率：100马力（74kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙：1.13m;药箱容积：1500L×2，喷杆长度：18m；工作压力（MPa)：0.2~0.4；整机尺寸（mm）5460×2850×2930,配套泵：隔膜泵（流量：280L/min),","2019041401000010","2024-01-29",40100,"通用类","山东省",""]
[646,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:19.5m;","功率：100马力(74kw) 形式：自走式，四轮驱动、四轮转向 外形尺寸(mm)  :4500×2050×2450  配套泵：隔膜泵  喷杆：液压升降、液压折叠   药箱容积:1500L  喷杆长度： 19.5m   离地间隙： 1.06m","2019281401000003","2024-04-01",40100,"通用类","山东省",""]
[647,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：100马力(74kw) 形式：自走式，四轮驱动、四轮转向 外形尺寸(mm) 5800×2900×2970 配套泵：隔膜泵  喷杆：液压升降、液压折叠   药箱容积:3000L  喷杆长度： 20.5m   离地间隙： 1.05m","2019281401000003","2024-04-01",40100,"通用类","山东省",""]
[648,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:19m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5450X2900X2900；喷杆长度：19000mm；整机水平射程或喷幅：20000mm；最小离地间隙：1020mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：3130mm；前/后最大轮距：2300mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L/min：280；药箱容积L：1500x2。","2018281401000007","2023-03-15",40100,"通用类","山东省",""]
[649,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1800L;离地间隙:1.5m;喷杆长度:19m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5250X2900X3050；喷杆长度：19000mm；最小离地间隙：1050mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2420mm；前/后最大轮距：2420mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1000+400x2。","2018281401000007","2023-03-15",40100,"通用类","山东省",""]
[650,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:19m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4550x1750X2500；喷杆长度：19000mm；最小离地间隙：1040mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1520mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1500。","2018281401000007","2023-03-15",40100,"通用类","山东省",""]
[651,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.91m;喷杆长度:18.5m;","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5250X2100X2400；喷杆长度：18500mm；最小离地间隙：910mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2360mm；前/后最大轮距：1820mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1000+500。","2018281401000007","2023-03-15",40100,"通用类","山东省",""]
[652,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5510×1830×2400；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：3230mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12",40100,"通用类","山东省",""]
[653,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000L+500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：5320×1800×2370；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L+500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12",40100,"通用类","山东省",""]
[654,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.62m;喷杆长度:18.3m;","结构形式：自走式。外形尺寸：4860×2790×3350；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：18300mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1620mm；驾驶室型式：无；轴距：2450mm；前/后最大轮距：2600mm；前/后轮外径：1180mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-3.0；额定流量：80L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1500L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12",40100,"通用类","山东省",""]
[655,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:18.5m;","名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4BL105-30VE；功率/转速：74kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三","2018281401000052","2023-09-13",40100,"通用类","山东省",""]
[656,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1400*2L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:18m;","名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4BL105-30VE；功率/转速：74kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三","2018281401000052","2023-09-13",40100,"通用类","山东省",""]
[657,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:18.3m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1070mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：18300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：4700*2200*2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",40100,"通用类","山东省",""]
[658,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：860mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5800*2200*3000；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",40100,"通用类","山东省",""]
[659,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:23.6m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1080mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5800*2300*2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头配套动力名称、结构型式：四缸直列水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",40100,"通用类","山东省",""]
[660,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1050mm；药箱容积：3000L；喷杆长度：20500mm；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",40100,"通用类","山东省",""]
[661,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3600L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.5m;","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1050mm；药箱容积：3600L；喷杆长度：20500mm；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28",40100,"通用类","山东省",""]
[662,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:19m;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1070mm(1.07m)；药箱容积：1000L+500L;喷杆长度：19000mm(19m)；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min","2019281401000025","2024-09-03",40100,"通用类","山东省",""]
[663,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:19m;","功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1030mm（1.03m）；药箱容积：1600L；喷杆长度：19000mm（19m）；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min","2019281401000025","2024-09-03",40100,"通用类","山东省",""]
[664,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;","功率:100马力（74KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5800x1900x2570;工作压力(MPa):0.3-0.5;药箱容积：1000+500L;喷杆长度（mm):20260,配套泵：隔膜泵（流量60L/min）","2020281401000027","2025-09-28",40100,"通用类","山东省",""]
[665,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;","功率:100马力（74KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5000x2000x2700;工作压力(MPa):0.3-0.5;药箱容积：1500L;喷杆长度（mm):20260,配套泵：隔膜泵（流量60L/min）","2020281401000027","2025-09-28",40100,"通用类","山东省",""]
[666,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500x2L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;","功率:100马力（74KW）:形式：自走式，四轮驱动，四轮转向，整机尺寸：(mm)5450x2900x2900;工作压力(MPa):0.3-0.5;药箱容积：1500x2L;喷杆长度（mm):20000,配套泵：隔膜泵（流量60L/min）","2020281401000027","2025-09-28",40100,"通用类","山东省",""]
[667,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1600C型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1600L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:24m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2200X2950;药箱容量（L）：1600;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；离地间隙（mm):1090","2020041401000032","2025-09-02",40100,"通用类","山东省",""]
[668,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1800L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:24m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2780X3340药箱容量（L）：1800;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm):1120","2020041401000032","2025-09-02",40100,"通用类","山东省",""]
[669,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:2m;喷杆长度:22m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):7400X3500X4040 ;药箱容量（L）：2000整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):22000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000；驱动方式：四轮驱动，四轮转向","2020041401000032","2025-09-02",40100,"通用类","山东省",""]
[670,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2600型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2600L;离地间隙:2m;喷杆长度:22m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):7400X3500X4040 ;药箱容量（L）：2600；整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):22000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000；驱动方式：四轮驱动，四轮转向","2020041401000032","2025-09-02",40100,"通用类","山东省",""]
[671,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:3000L;离地间隙:1.3m;喷杆长度:18m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):6230X3100X3300;药箱容量（L）：3000;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):18000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1300;驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","2020041401000032","2025-09-02",40100,"通用类","山东省",""]
[672,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000C型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:2000L;离地间隙:1.66m;喷杆长度:24m;","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2780X3850;药箱容量（L）：2000;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm):1660","2020041401000032","2025-09-02",40100,"通用类","山东省",""]
[673,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式喷杆喷雾机","河南金蛮牛环保设备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;形式:自走式:是 ;四轮驱动,四轮转向:是 ;药箱容积:1500L;离地间隙:1020m;喷杆长度:19.3m;","工作压力0.3-0.5Mpo。外形尺寸mm:4880X1820X2540。喷杆长度19300mm。最小离地间隙1020mm。轴距2250mm。轮距1580mm。轮胎外径1170mm。轮胎宽度140mm。74KW/2400r/min  柴油发动机。药箱容积1500L。蓄电池容积80Ah。蓄电池电压12V X2块（串联）","2020281401000022","2025-09-02",40100,"通用类","河南省",""]
[674,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","山东开锐智能装备有限公司","风送式喷雾机","3WF-350A型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:14m;","整机产品品目：风送喷雾机；\n结构形式：牵引式；\n整机工作压力：0-3MPa；\n整机外形尺寸：1900x810x940mm；\n整机水平射程或喷幅：14000mm；\n整机限压安全装置：有；\n发动机或电机名称：汽油机；\n发动机或电机结构形式；单缸、风冷、四冲程；\n发动机或电机标定功率/转速：4.0kw  /  3600（r/min）；\n发动机或电机生产方式；采购；\n液泵/电机泵结构形式：三缸柱塞泵；\n液泵额定压力：1.0-4.0mpa；\n液泵生产方式；采购；\n药箱容积：350L；\n药箱材质：塑料；\n药箱生产方式；采购；\n空气室材质：不锈钢；\n空气室质量：240g；\n空气室生产方式：采购；\n限压安全装置结构形式：弹簧微调式；\n限压安全装置限定压力：≤3.6；\n限压安全装置生产方式：采购；\n喷杆材质：不锈钢；\n喷杆生产方式：采购；\n承压管材质：胶管；\n承压管允许最大工作压力：21.5mpa；\n承压管生产方式：采购；\n组合开关生产方式：采购；\n风机叶轮材质：塑料叶片+金属轮毂；\n风机叶轮标定转速：2600r/min；\n风机叶轮叶轮直径：485mm；\n风机叶轮生产方式：采购；","2020041401000029","2025-07-12",4300,"非通用类","山东省",""]
[675,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGQ-400型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:17.5m;","结构型式：牵引式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2100×970×1200；结构质量（kg）：350；药箱额定容量：400L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",4300,"非通用类","山东省",""]
[676,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGQ-350A型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:17.5m;","结构型式：牵引式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2280×900×1300；结构质量（kg）：335；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：13-22L/min；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.515；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",4300,"非通用类","山东省",""]
[677,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGQ-350B型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:17.5m;","结构型式：牵引式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2280×900×1300；结构质量（kg）：335；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：13-22L/min；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.515；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",4300,"非通用类","山东省",""]
[678,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFX410型悬挂式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:410L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目风送喷雾机,整机结构型式:悬挂式,整机工作压力:1.5-2.0(MPa),整机外形尺寸:1105×1100×1330(mm),喷幅/水平射程:≧35(m),液泵结构型式:柱塞泵,液泵额定压力:1.0-4.0(MPa),液泵额定流量:32-48(L/min),药箱容积:410L,药箱材质:聚乙烯,","2019281401000026","2024-10-28",4300,"非通用类","山东省",""]
[679,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFX600型悬挂式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:600L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目:风送喷雾机,整机结构型式:悬挂式,整机工作压力:1.5-2.0(MPa),整机外形尺寸:1150×1270×1520(mm),喷幅/水平射程:≧35(m),液泵结构型式:柱塞泵,液泵额定压力:1.0-4.0(MPa),液泵额定流量:32-48(L/min),药箱容积:600L,药箱材质:聚乙烯,","2019281401000026","2024-10-28",4300,"非通用类","山东省",""]
[680,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFX800型悬挂式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:800L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目风送喷雾机,整机结构型式:悬挂式,整机工作压力:1.5-2.0(MPa),整机外形尺寸:1300×1300×1550(mm),喷幅/水平射程:≧35(m),液泵结构型式:柱塞泵,液泵额定压力:1.0-4.0(MPa),液泵额定流量:32-48(L/min),药箱容积:800L,药箱材质:聚乙烯,","2019281401000026","2024-10-28",4300,"非通用类","山东省",""]
[681,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ750型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:750L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目 ：风送喷雾机， 整机结构型式 ： 牵引式， 整机工作压力： 1.0-2.0MPa，整机外形尺寸 ： 2350×1100×1250mm，喷幅/水平射程 ： ≧35000mm，液泵结构型式 ： 隔膜泵 ，液泵额定压力： 2.5MPa， 液泵额定流量：100 L/min ，药箱容积：750 L， 药箱材质 ： 聚乙烯。","2019281401000026","2024-10-28",4300,"非通用类","山东省",""]
[682,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","浙江勇力机械有限公司","牵引式风送喷雾机","3WFQ-1000","形式:牵引式 ;药箱容积:1000L;喷幅半径:8m;","型式：牵引式,药箱容积：1000L，喷幅半径：≥8m,水平射程：≥8m，喷幅（双边射程）：≥16m，外形尺寸：2900*1355*1600mm，风机型式：轴流风机，风机叶轮直径：700mm，液泵型式：隔膜泵","2019TJ490","2024-12-23",7700,"非通用类","浙江省",""]
[683,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ1300型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:1300L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型：牵引式 整机工作压力：1.0-2.0MPa 整机外形尺寸：2650×1370×1450mm 喷幅/水平射程：≧35000mm 药箱容积：1300L","2019281401000026","2024-10-28",7700,"非通用类","山东省",""]
[684,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ2000型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:2000L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0-2.0MPa 整机外形尺寸：3900×1480×1480mm 喷幅/水平射程：35000mm 药箱容积：2000L","2019281401000026","2024-10-28",7700,"非通用类","山东省",""]
[685,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFQ3000型牵引式风送喷雾机","形式:牵引式 ;药箱容积:3000L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：牵引式 整机工作压力：1.0～2.0MPa 整机外形尺寸：4200×1730×1920mm 整机水平射程或喷福：≥35000mm 药箱容积：3000L","2019281401000026","2024-10-28",7700,"非通用类","山东省",""]
[686,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","陕西润牧农业科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-400型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:30m;","结构形式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高）：2550×1000×1360mm；结构质量：295kg；药箱额定容量：400L；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵流量：34-50L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：自走式、两轮驱动、前轮转向；离合器型式：干式离合；制动器型式鼓式；轴距：1.6米；前轮规格：16×8-7；后轮规格：19×700-8；前/后轮胎型式：充气式橡胶轮胎；离地间隙：0.13m； 风机型式：轴流风机","2020281401000021","2025-09-09",6000,"非通用类","陕西省",""]
[687,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开锐智能装备有限公司","风送式喷雾机","3WF-350B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:20m;","整机产品品目：风送喷雾机；\n结构形式：自走式；\n整机工作压力：0-3MPa；\n整机驱动形式：两轮驱动；\n整机转向型式：单轮转向；\n整机外形尺寸：2050x810x1320mm；\n整机水平射程或喷幅：20000mm；\n最小离地间隙：115mm\n整机限压安全装置：有；\n驾驶室形式：无；\n轴距：1160mm；\n后最大轮距：660mm；\n前轮外径：370mm；\n前轮胎宽：150mm；\n后轮外径：420mm；\n后轮胎宽：160mm；\n发动机或电机名称：汽油机；\n发动机或电机结构形式；单缸、风冷、四冲程；\n发动机或电机标定功率/转速：8.2kw  /  3600（r/min）；\n发动机或电机生产方式；采购；\n液泵/电机泵结构形式：三缸柱塞泵；\n液泵额定压力：2.5-4.5mpa；\n液泵额定流量：45-60L/min；\n液泵生产方式；采购；\n药箱容积：350L；\n药箱材质：塑料；\n药箱质量：15kg；\n药箱生产方式；采购；\n空气室材质：不锈钢；\n空气室质量：310g；\n空气室生产方式：采购；\n限压安全装置结构形式：弹簧微调式；\n限压安全装置限定压力：≤3.6；\n限压安全装置生产方式：采购；\n喷杆材质：不锈钢；\n喷杆生产方式：采购；\n承压管材质：胶管；\n承压管允许最大工作压力：21.5mpa；\n承压管生产方式：采购；\n组合开关生产方式：采购；\n风机叶轮材质：塑料叶片+金属轮毂；\n风机叶轮标定转速：2600r/min；\n风机叶轮叶轮直径：485mm；\n风机叶轮生产方式：采购；","2020041401000029","2025-07-12",6000,"非通用类","山东省",""]
[688,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFG500型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:500L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目：风送喷雾机 整机外形尺寸：3260×1100×1310mm 整机结构型式：自走式 整机工作压力：1.5-2.0 喷幅/水平射程：≧35000mm 发动机标定功率：16.4KW.","2019281401000026","2024-10-28",6000,"非通用类","山东省",""]
[689,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","临沂九一九农机制造有限公司","风送式喷雾机","3WFG350型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:17.5m;","整机产品品目：风送喷雾机 整机结构型式：自走式 整机工作压力：1.5-2.0MPa 整机外形尺寸：2700×1030×1200mm 喷幅/水平射程：≧35000mm,发动机名称:汽油机,发动机结构型式:单缸风冷四冲程, 发动机标定功率：8.5KW 发动机标定转速：3600r/min","2019281401000026","2024-10-28",6000,"非通用类","山东省",""]
[690,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-350型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:350L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×1050×1200；结构质量（kg）：390；药箱额定容量：350L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：30L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.68；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",6000,"非通用类","山东省",""]
[691,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-500型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:500L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2660×1070×1200；结构质量（kg）：420；药箱额定容量：500L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.66；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",6000,"非通用类","山东省",""]
[692,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300A型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2820×980×1020；结构质量（kg）：370；药箱额定容量：300L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",6000,"非通用类","山东省",""]
[693,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-300B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×980×1600；结构质量（kg）：385；药箱额定容量：300L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",6000,"非通用类","山东省",""]
[694,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-400A型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×980×1600；结构质量（kg）：405；药箱额定容量：400L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:2；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",6000,"非通用类","山东省",""]
[695,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","山东开创机械制造有限公司","风送式喷雾机","3WGZ-400B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:400L;喷幅半径:20m;","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态,长×宽×高）mm：2800×1000×1120；结构质量（kg）：395；药箱额定容量：400L；液泵结构型式：柱塞泵；额定流量：32-48L/min；自走式行走系，驱动方式/转向方式：两轮驱动/前轮转向；离合器型式：甩块式；制动器型式：鼓式；轴距m:1.96；前/后轮胎型式：充气轮胎/充气轮胎；风机型式：轴流式；","2020281401000011","2025-05-27",6000,"非通用类","山东省",""]
[696,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","新乡市昌杰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-300A型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:30m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力：1.0-2.0MPa；整机驱动型式：后轮驱动；整机转向型式：前轮转向；整机外形尺寸：2000*880*1080mm；整机喷幅/水平射程：30000mm；最小离地间隙：140mm；轴距：1125mm；后最大轮距：710mm；药箱容积：300L；发动机或电动机标定功率/转速：8.5/3600 kW/(r/min)","2020281401000029","2025-10-14",6000,"非通用类","河南省",""]
[697,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","新乡市昌杰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-300B型自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:30m;","整机结构型式：自走式；整机工作压力：1.5-2.5MPa；整机驱动型式：两轮驱动；整机转向型式：单轮转向；整机外形尺寸：2510*1030*1150mm；整机喷幅/水平射程：30000mm；最小离地间隙：130mm；轴距：1530mm；后最大轮距：800mm；药箱容积：300L；发动机或电动机总标定功率/转速：13.5/3600 kW/(r/min)","2020281401000029","2025-10-14",6000,"非通用类","河南省",""]
[698,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","新乡市昌杰农业机械有限公司","风送式喷雾机","3WF-310C型履带自走式风送喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:310L;喷幅半径:30m;","整机结构型式：履带自走式；整机工作压力：1.5-2.5MPa；整机驱动型式：履带驱动；整机转向型式：差速转向；整机外形尺寸：2600*940*1125mm；整机喷幅/水平射程：30000mm；最小离地间隙：130mm；履带节距：72mm；履带节数：38；履带宽度：180mm；药箱容积：310L；发动机或电动机总标定功率/转速：13.5/3600 kW/(r/min)","2020281401000029","2025-10-14",6000,"非通用类","河南省",""]
[699,"田间管理机械","植保机械","风送喷雾机","药箱容积≥300L;喷幅半径≥20m自走式","安徽省安晟农业机械科技有限公司","风送式喷雾机","3WG-300A型自走式风送高射程喷雾机","形式:自走式 ;药箱容积:300L;喷幅半径:35m;","功率：6.3kW；结构形式：自走式；药箱容量：300L；喷幅：35000mm；整机工作压力：0.2-0.5MPa；驱动型式：两轮驱动（后轮）；转向型式：前轮转向（单轮）；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：单缸、风冷、四冲程；配套动力标定转速：3600r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：1-4MPa；配套泵额定流量：32-48L/min","2020281401000013","2025-07-13",6000,"非通用类","安徽省",""]
[700,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市松崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-650D","作业幅宽:0.65m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构形式：单人手提式；作业幅宽：650mm。","T202033330045","2025-08-02",240,"非通用类","浙江省",""]
[701,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","电动茶树修剪机","3CXD-600S","作业幅宽:0.6m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构形式:单人背负式;蓄电池类型:锂电池;蓄电池额定容量:20Ah;蓄电池额定电压:24V;作业幅宽:600mm","T201933330092","2024-12-25",240,"非通用类","浙江省",""]
[702,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康市森崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CX-650D","作业幅宽:0.65m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","结构形式：单人手提式；作业幅宽：650mm。","T202033330047","2025-08-02",240,"非通用类","浙江省",""]
[703,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","永康威力科技股份有限公司","电动茶树修剪机","3CX-500","作业幅宽:0.5m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","手持部分外形尺寸：1050x155x185mm；动力部分外形尺寸：210mm；工作幅宽：500mm；切割形式：往复式；动力型号：锂电池；发动机额定功率：40V；额定容量：18.2Ah；刀齿形状：梯形，刀齿间距：35mm；刀齿高度23mm；切割角10度；刃口角45度；减速器形式：齿轮；减速器速比：41：11；总质量；3.4kg.","ZJ2019011","2023-12-31",240,"非通用类","浙江省",""]
[704,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","合肥宝达富机械有限公司","茶树修剪机","3CX-600","作业幅宽:0.6m;形式:单人 ;自带动力:是 ;","1.作业方式：单人；2.作业幅宽：600mm","T202034427","2025-09-27",240,"非通用类","安徽省",""]
[705,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","郎溪农成机械设备有限公司","平行双人茶树修剪机","3CXP-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","产品类型：轻修剪机；结构形式：双人抬式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.7kW；汽油机标定转速：6500r/min；传动方式：齿轮传动；作业幅宽：1100mm；切割器宽度：1200mm；切割刀片长度：40mm","T202050500277","2025-09-29",1600,"非通用类","安徽省",""]
[706,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","莒县川合机械有限公司","茶树修剪机","3CX-110A","作业幅宽:1.08m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","产品型号名称：3CX-110A型茶树修剪机     产品类型：深修剪机   结构形式：双人抬式   刀片形状：弧行    汽油机标定功率：1.25kW     汽油机标定转速：7500r/min    传动方式：齿轮传动    作业幅宽：1080mm    切割器宽度：1100mm    切割刀片长度：1268mm","T201937370041","2024-10-24",1600,"非通用类","山东省",""]
[707,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","莒县川合机械有限公司","茶树修剪机","3CX-110B","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","产品型号名称：3CX-110B型茶树修剪机     产品类型：深修剪机   结构形式：双人抬式   刀片形状：平行    汽油机标定功率：1.25kW     汽油机标定转速：7500r/min    传动方式：齿轮传动    作业幅宽：1100mm    切割器宽度：1100mm    切割刀片长度：1268mm","T201937370040","2024-10-24",1600,"非通用类","山东省",""]
[708,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","金华九奇机械有限公司","双人修剪机","3CXP-1100","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","工作幅宽:1100mm;切割形式:刀片往复式;动力型号:TU43;发动机额定功率:1.3kW;发动机额定转速:6500r/min;操作人员2个","T201933330093","2024-12-25",1600,"非通用类","浙江省",""]
[709,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","永康市松崎农林机械有限公司","茶树修剪机","3CXH-1100A","作业幅宽:1.1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","结构形式：双人抬式；作业幅宽：1100mm。","T202033330046","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[710,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","合肥宝达富机械有限公司","双人茶树修剪机","3CX-1000A","作业幅宽:1m;形式:双人 ;自带动力:是 ;","1.汽油机标定功率：0.7kw；2.操作方式：双人；3.作业幅宽：1000mm。","T202034428","2025-09-27",1600,"非通用类","安徽省",""]
[711,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","郎溪农成机械设备有限公司","果树修剪机","NC-D25BA","锂电池容量:52.5V·A·h;剪切直径:25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压：21V；电池额定容量：2.5Ah；最大剪切直径：25mm；修剪机具有安全保护功能，锂电池、充电器具有资质的检测机构出具的合格检测报告；具有锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议","T202050500278","2025-09-29",300,"非通用类","安徽省",""]
[712,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","郎溪农成机械设备有限公司","果树修剪机","NC-D25BB","锂电池容量:84V·A·h;剪切直径:25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压：21V；电池额定容量：4.0Ah；最大剪切直径：25mm；修剪机具有安全保护功能，锂电池、充电器具有资质的检测机构出具的合格检测报告；具有锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议","T202050500279","2025-09-29",300,"非通用类","安徽省",""]
[713,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","郎溪农成机械设备有限公司","果树修剪机","NC-D25BC","锂电池容量:52.5V·A·h;剪切直径:25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池（2组电池）；电池额定电压：21V；电池额定容量：2.5Ah；最大剪切直径：25mm；修剪机具有安全保护功能，锂电池、充电器具有资质的检测机构出具的合格检测报告；具有锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议","T202050500280","2025-09-29",300,"非通用类","安徽省",""]
[714,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","郎溪农成机械设备有限公司","果树修剪机","NC-D25BD","锂电池容量:84V·A·h;剪切直径:25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池（2组电池）；电池额定电压：21V；电池额定容量：4.0Ah；最大剪切直径：25mm；修剪机具有安全保护功能，锂电池、充电器具有资质的检测机构出具的合格检测报告；具有锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议","T202050500281","2025-09-29",300,"非通用类","安徽省",""]
[715,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","东莞市嘉航实业有限公司","电动果树修剪机","KH-3GXD32G16.8E","锂电池容量:42V·A·h;剪切直径:32mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","电池型式：锂电池；电池额定电压：16.8V；电池额定容量：2.5Ah；最大剪切直径：32mm；","T202044440048","2025-09-27",300,"非通用类","广东省",""]
[716,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆舰帏机械有限公司","电动修枝剪","JW-28G21","锂电池容量:42V·A·h;剪切直径:28mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压21V；额定容量2Ah；最大剪切直径28mm","T202050500174","2025-08-05",300,"非通用类","重庆市",""]
[717,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆舰帏机械有限公司","电动修枝剪","JW-28G21A","锂电池容量:94.5V·A·h;剪切直径:28mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压21V；额定容量4.5Ah；最大剪切直径28mm","T202050500199","2025-08-27",300,"非通用类","重庆市",""]
[718,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆舰帏机械有限公司","电动修枝剪","JW-30G21","锂电池容量:42V·A·h;剪切直径:30mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：手持式；电池型式：锂电池；电池额定电压21V；额定容量2Ah；最大剪切直径30mm","T202050500198","2025-08-27",300,"非通用类","重庆市",""]
[719,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆威马新能源动力设备有限公司","电动果树修剪机","ES25C","锂电池容量:67.2V·A·h;剪切直径:25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","电池型式：锂电池；电池额定容量:4AH;电池额定电压：16.8V；最大剪切直径:25mm;锂电池组数:2组;含充电器,结构型式：背负式。","T202050500181","2025-08-05",300,"非通用类","重庆市",""]
[720,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆威马新能源动力设备有限公司","电动果树修剪机","ES28C","锂电池容量:67.2V·A·h;剪切直径:28mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","电池型式：锂电池；电池额定容量:4AH;电池额定电压：16.8V；最大剪切直径:28mm;锂电池组数:2组;含充电器,结构型式：背负式。","T202050500184","2025-08-05",300,"非通用类","重庆市",""]
[721,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆威马新能源动力设备有限公司","电动果树修剪机","ES25A","锂电池容量:42V·A·h;剪切直径:25mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","电池型式：锂电池；电池额定容量:2.5AH;电池额定电压：16.8V；最大剪切直径:25mm;锂电池组数:2组;含充电器,结构型式：手持式。","T202050500183","2025-08-05",300,"非通用类","重庆市",""]
[722,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(40V·A·h≤电池容量<100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆威马新能源动力设备有限公司","电动果树修剪机","ES30A","锂电池容量:42V·A·h;剪切直径:30mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","电池型式：锂电池；电池额定容量:2AH;电池额定电压：21V；最大剪切直径:30mm;锂电池组数:2组;含充电器,结构型式：手持式。","T202050500157","2025-08-05",300,"非通用类","重庆市",""]
[723,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆舰帏机械有限公司","电动修枝剪","JW-45B40","锂电池容量:208V·A·h;剪切直径:45mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","结构型式：背负式；电池型式：锂电池；电池额定电压40V；额定容量5.2Ah；最大剪切直径45mm","T202050500173","2025-08-05",530,"非通用类","重庆市",""]
[724,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆钰枫机械工业有限公司","电动剪枝机","YF-560","锂电池容量:210V·A·h;剪切直径:40mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","最大剪切直径;40mm,电池容量：5000毫安。含背包。可以任意加长","T202050500197","2025-08-27",530,"非通用类","重庆市",""]
[725,"田间管理机械","修剪机械","果树修剪机","电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm)","重庆钰枫机械工业有限公司","电动剪枝机","YF-300","锂电池容量:6V·A·h;剪切直径:30mm;锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测:是 ;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料:是 ;","最大剪切直径：30mm.带背包。电池容量6000毫安","T202050500196","2025-08-27",530,"非通用类","重庆市",""]
[726,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8.0D","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：轮式、自走、全喂入；喂入量：8.0kg/s；配套发动机额定功率：110kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6450×3200×3350mm；整机使用质量：5650kg；割台工作幅宽：2750mm；最小离地间隙：350mm；作业效率小时生产率：0.5-1.2h㎡/h。","T202000370554","2025-09-29",29300,"通用类","山东省",""]
[727,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-10","形式:自走轮式 ;全喂入:是 ;喂入量:10.0kg/s;","结构型式：轮式、自走、全喂入；喂入量：10.0kg/s；配套发动机额定功率：129kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6450×3800×3350mm；整机使用质量：5750kg；割台工作幅宽：3500mm；最小离地间隙：350mm；作业效率小时生产率：0.6-1.5h㎡/h。","T202000370557","2025-09-29",29300,"通用类","山东省",""]
[728,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)","重庆万虎机电有限责任公司","小型收割机","4LZ-1.0L","形式:自走履带式 ;形式:水稻联合收割机 ;全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;","喂入量1.0Kg/s；发动机额定功率7.5kw；整机重量600Kg；割台工作宽度1100mm；外廓尺寸2700mm×1310mm×1530mm。","T202050500164","2025-08-05",6200,"通用类","重庆市",""]
[729,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","湖州思达机械制造有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0Z","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;","浙江新柴股份有限公司4D32RT30/1004、功率73.5kw，割幅2100mm，履带90mm×51节×450 mm，HST无级变速","T201900340838","2024-12-30",26700,"通用类","浙江省",""]
[730,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EA","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5530×3880×3300；结构质量（kg）：3900；割台宽度（全喂入）（mm）：3280；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿（弹齿）式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：回馈脱粒；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；位置：机器尾部；幅宽：500mm。卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm(选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：2150。","T2019320030","2024-10-07",26700,"通用类","辽宁省",""]
[731,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EE","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5530×3880×3300；结构质量（kg）：3900；割台宽度（全喂入）（mm）：3280；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿（弹齿）式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：回馈脱粒；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；位置：机器尾部；幅宽：500mm。卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm(选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1450。","T2019320037","2024-10-30",26700,"通用类","辽宁省",""]
[732,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9.0FF","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5630×4130×3300；结构质量（kg）：4250；割台宽度（全喂入）（mm）：3900；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿（弹齿）式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：回馈脱粒；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；位置：机器尾部；幅宽：565mm。卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm(选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1550。","T2019320036","2024-10-30",26700,"通用类","辽宁省",""]
[733,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5630×4130×3000；结构质量（kg）：4250；割台宽度（全喂入）（mm）：3900；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿（弹齿）式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：回馈脱粒；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；位置：机器尾部；幅宽：500mm。卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×56节×500mm(选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：1450。","T201900340837","2024-12-30",26700,"通用类","辽宁省",""]
[734,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EB","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6200×3990×3300；结构质量（kg）：4660；割台宽度（全喂入）（mm）：3550；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心拨齿（弹齿）式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：回馈脱粒；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：普通式；茎杆切碎器型式：旋转刀片式；位置：机器尾部；幅宽：565mm。卸粮方式：机械自动卸粮；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×63节×500mm(选装550mm、600mm）；履带轨距（mm）：2350。","T202032320080","2025-05-28",26700,"通用类","辽宁省",""]
[735,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江西良田农业机械有限公司","履带自走式全喂入联合收割机","4LZ-6.5（LT999）","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;","喂入量：6.5kg/s；喂入方式:全喂入；结构形式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5700×2890×3060mm；整机使用质量：3800kg；割台宽度：2500mm；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×550（600）mm；发动机型号：4G2-130C32、YC4DK130-T301；配套功率：96kw；制造商:安徽全柴动力股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司；作业小时生产率：0.5～0.9hM2/h；发动机排放阶段:国三。","江西省2020第020号","2025-07-12",26700,"通用类","江西省",""]
[736,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江西良田农业机械有限公司","履带自走式全喂入联合收割机","4LZ-5.0","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量：5.0kg/s；喂入方式:全喂入；结构形式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5200×2560×3000mm；整机使用质量：3250kg；割台宽度2100mm；履带节距×节数×宽度:90mm×53节×450（500）mm；发动机型号：4C6-100U31/4C6110C32、YN4PL113-36CR；配套功率：74/81、83kw；制造商:安徽全柴动力股份有限公司、山东云内动力有限责任公司；作业小时生产率：0.2～0.55hM2/h；发动机排放阶段:国三。","江西省2020第019号","2025-07-12",26700,"通用类","江西省",""]
[737,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZK-5.0FZ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：88.2；标定转速(r/min)：2600；整机质量（kg）：4800；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5850×3430×3010；割刀型式：标Ⅱ型；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；卸粮方式：机械自动卸粮；打（压）捆机构型式：后置横向方捆式；打（压）捆机构数量（个）：1；打（压）捆机构打结器型式：D；打（压）捆机构打结器数量：2 。","T202032320170","2025-08-13",26700,"通用类","江苏省",""]
[738,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZK-5.0FZQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：88.2；标定转速(r/min)：2600；整机质量（kg）：4600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5810×3420×2930；割刀型式：标Ⅱ型；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；卸粮方式：机械自动卸粮；打（压）捆机构型式：后置横向方捆式；打（压）捆机构数量（个）：1；打（压）捆机构打结器型式：D；打（压）捆机构打结器数量：2 。","T202032320170","2025-08-13",26700,"通用类","江苏省",""]
[739,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZK-5.0FQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号：4G33V16-125G31G；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放标准:第Ⅲ阶段；选装：YC4DK125-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放标准:第Ⅲ阶段；整机质量（kg）：4760；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5830×3450×3020；割刀型式：标Ⅱ型；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；卸粮方式：机械自动卸粮；打（压）捆机构型式：后置横向方捆式；打（压）捆机构数量（个）：1；打（压）捆机构打结器型式：D；打（压）捆机构打结器数量：2 。","T202032320169","2025-08-13",26700,"通用类","江苏省",""]
[740,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZK-5.0FQQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号：4G33V16-125G31G；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放标准:第Ⅲ阶段；选装：YC4DK125-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放标准:第Ⅲ阶段；整机质量（kg）：4620；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5890×3410×2910；割刀型式：标Ⅱ型；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm（选装550mm）；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；卸粮方式：机械自动卸粮；打（压）捆机构型式：后置横向方捆式；打（压）捆机构数量（个）：1；打（压）捆机构打结器型式：D；打（压）捆机构打结器数量：2 。","T202032320169","2025-08-13",26700,"通用类","江苏省",""]
[741,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0EL","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：6.0kg/s；发动机标定功率：88.2kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5610×2720×3010；整机使用质量：3900kg；割台宽度：2200mm；履带规格：90 mm×53节×500mm(选装550 mm)。","T202032320231","2025-09-29",26700,"通用类","江苏省",""]
[742,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0ELQ","形式:自走履带式 ;全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：6.0kg/s；发动机标定功率：88.2kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5640×2700×2950；整机使用质量：3730kg；割台宽度：2200mm；履带规格：90 mm×53节×500mm(选装550 mm)。","T202032320231","2025-09-29",26700,"通用类","江苏省",""]
[743,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式鲜食玉米收获机","4YZT-2A","收获行数:2行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:1.52m;","工作行数（通道数）：2行；工作幅宽：1520mm；结构型式：轮式；配套发动机额定功率：48kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5400×1750×2620mm；最大通过高度：2670mm；最小离地间隙：260mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式；变速机构型式：（3+1）×2机械式；驾驶室型式：简易式。","Z202037370016","2023-09-06",12400,"通用类","山东省",""]
[744,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式鲜食玉米收获机","4YZLT-2A","收获行数:2行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:1.52m;","工作行数（通道数）：2行；工作幅宽：1520mm；结构型式：履带式；配套发动机额定功率：48kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5310×1800×2680mm；最大通过高度：2570mm；最小离地间隙：260mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式+静液压无级变速；驾驶室型式：简易式；履带节数：50节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","Z202037370017","2023-09-06",12400,"通用类","山东省",""]
[745,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式鲜食玉米收获机","4YZT-4A","收获行数:4行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:2.4m;","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2400mm；结构型式：轮式秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：7000×2500×3420mm；最大通过高度：3420mm；最小离地间隙：250mm；轴距：2920mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式；变速机构型式：机械（3+1）+无级变速；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；驾驶室型式：普通式。","Z202037370015","2023-09-06",38800,"通用类","山东省",""]
[746,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZP-2M","收获行数:2行;工作幅宽:1.19m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1190mm，行距：580mm，整机外形尺寸：5400*1880*2850mm，履带宽度：280mm，履带轨距：1250mm","鄂2020109","2025-09-29",21300,"通用类","山东省",""]
[747,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZL-2F型自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4；\n配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5300mm×1600mm×2500mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1200mm；最大通过高度2600mm；最小离地间隙：260mm；作业速度；1.6-4.5km/h；作业小时生产率：0.16-0.45hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm²；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：550mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：960mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械式；履带节数：66节；履带节距：72mm；履带宽度：250mm；履带轨距：1260mm。","T202022220048","2025-03-19",21300,"通用类","吉林省",""]
[748,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","凤城市鑫钢机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.72m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZ-3型自走式玉米收获机；结构形式：轮式+摘穗+剥皮；配套发动机型号规格：SD4DW3Z1;配套发动机生产企业：江苏无锡四达动力机械集团有限公司；配套发动机结构形式：直列、水冷、四冲程、直喷式增压；配套发动机功率：48kW;配套发动机额定转速：2400r/min;整机外形尺寸（长×宽×高）：6100mm×1950mm×3220mm；工作行数（通道数）：3行；行距：600mm；工作幅宽：1720mm；最大通过高度：3220mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：1.0~5.0km/h;作业小时生产率：0.13~0.33h㎡/h;单位面积燃油消耗量：＜20kg/h㎡；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板+链条；摘穗机构形式：立式摘穗辊；摘穗辊/摘穗板数量：6个；剥皮机构形式：橡胶辊+螺旋筋；剥皮辊数量：12个；割台形式：卧式；割刀形式：圆锯片；脱粒滚筒数量：0个；风扇数量：0个；凹版筛形式：无；清选筛形式：无；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构形式：无；驾驶室形式：无；变速机构形式：（3+1）×2机械式；制动器形式（前/后）：鼓式/鼓式；轴距：2300mm；导向轮轮距：1580mm;驱动轮轮距：1600mm;导向轮规格：10-15；驱动轮规格：9.5-16；履带节距：无；打（压）捆机构数量：0个。","T20202121002","2025-04-23",37700,"通用类","辽宁省",""]
[749,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4W","收获行数:4行;工作幅宽:2.26m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:轮式、摘穗、剥皮；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6106×2443×2760；结构质量（kg）：4650；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2260；适应行距范围mm：520；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20；","T202012120054","2025-07-27",56200,"通用类","山东省",""]
[750,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4J","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式:轮式、摘穗、剥皮；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6106×2676×2760；结构质量（kg）：4685；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2480；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20；","T202012120053","2025-07-27",56200,"通用类","山东省",""]
[751,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4CS","收获行数:4行;工作幅宽:2.23m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数（行）：4；适用行距范围mm：550~575；工作幅宽mm：2230；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；","T202000650324","2025-07-05",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[752,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.23m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数（行）：4；适用行距范围mm：550~575；工作幅宽mm：2230；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；","T202000650324","2025-07-05",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[753,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZP-4型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸杆还田；发动机型号规格：YCA07200-T300；国三发动机；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；发动机结构型式：直列、六缸；额定功率：147kW；额定转速：2200r/min；工作行数：4行；工作幅宽：2540mm；摘穗机构型式：辊式。","T201900230157","2024-11-28",56200,"通用类","山东省",""]
[754,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.56m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","型号名称：4YZP-4A型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸杆还田；发动机型号规格：YCA05200-T300；国三发动机；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；发动机结构型式：直列、四缸；额定功率：147kW；额定转速：2200r/min；工作行数：4行；工作幅宽：2560mmj；摘穗机构型式：板式。","T201900230156","2024-11-28",56200,"通用类","山东省",""]
[755,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8B","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2820；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；","T202000650322","2025-07-05",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[756,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8BS","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2820；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；","T202000650322","2025-07-05",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[757,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8CS","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2820；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；","T202065650045","2025-06-21",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[758,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8C","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2820；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；","T202065650045","2025-06-21",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[759,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5A","收获行数:5行;工作幅宽:3.04/3.2/3.28/3.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数：5行；适用行距范围mm：560-650；工作幅宽mm：3040/3200/3280/3400；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；","T202000650323","2025-07-05",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[760,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-5AS","收获行数:5行;工作幅宽:3.04/3.2/3.28/3.4m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：自走式；作业行数：5行；适用行距范围mm：560-650；工作幅宽mm：3040/3200/3280/3400；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；","T202000650323","2025-07-05",56200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[761,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗型穗茎兼收自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:2.62/2.82m;","结构型式：自走式；作业行数（行）：4；适用行距范围mm：600~650；工作幅宽mm：2620-2820；配套发动机额定功率kW：199；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；","T202065650087","2025-06-21",38800,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[762,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行摘穗型穗茎兼收自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4BS","收获行数:4行;形式:自走式(摘穗型):是 ;工作幅宽:2.62/2.82m;","结构型式：自走式；作业行数（行）：4；适用行距范围mm：600~650；工作幅宽mm：2620-2820；配套发动机额定功率kW：199；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；","T202065650087","2025-06-21",38800,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[763,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：7900×2350×4100；工作行数：3行；行距（mm）：560；工作幅宽（mm）：1900；最小离地间隙（mm）：320；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：立式；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1800；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器+风机+抛送筒；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）：280；变速机构型式：机械变速箱+无级变速轮；驱动型式（前/后）：机械驱动；驱动方式：两驱；轴距（mm）：2650；导向轮轮距（mm）：1440；驱动轮轮距（mm）：1620；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；","T202037370200","2025-09-06",37700,"通用类","山东省",""]
[764,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;形式:自走式(摘穗剥皮型):是 ;","结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：7950×3050×4100；工作行数（通道数）：5行；行距（mm）：560；工作幅宽（mm）：2820；最小离地间隙（mm）：270；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：立式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2600；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器+风机+抛送筒；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）：400；变速机构型式：静液压驱动+机械变速箱；驱动型式（前/后）：液压驱动；轴距（mm）：3050；导向轮轮距（mm）：1700；驱动轮轮距（mm）：1800；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202037370201","2025-09-06",56200,"通用类","山东省",""]
[765,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","金华九奇机械有限公司","单人采茶机","4CJ-450","单人操作:是 ;","1、型号4CJ-450；2、结构形式 单人手提式；3、结构质量3.8kg；4、配套动力类型 汽油发动机；5、汽油机标定功率0.77Kw,标定转速7500r/min;6、切割器切割宽度450mm","T202033330013","2025-08-02",460,"非通用类","浙江省",""]
[766,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","金华九奇机械有限公司","电动采茶机","4CD-260","单人操作:是 ;","结构形式:单人手提式;蓄电池类型:锂电池;蓄电池额定容量:12Ah;蓄电池额定电压:24V;切割器宽度:260mm","T201933330094","2024-12-25",460,"非通用类","浙江省",""]
[767,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","金华九奇机械有限公司","电动采茶机","4CD-300","单人操作:是 ;","结构形式:单人手提式;蓄电池类型:锂电池;蓄电池额定容量:12Ah;蓄电池额定电压:24V;切割器宽度:300mm","T201933330095","2024-12-25",460,"非通用类","浙江省",""]
[768,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","重庆威马新能源动力设备有限公司","电动采茶机","ETP300","单人操作:是 ;","结构形式：单人背负式，刀片形状：矛形、光刃，配套动力类型：直流电动机，传动方式：齿轮传动，蓄电池类型：锂电池，蓄电池额定容量：15Ah，蓄电池额定电压：36V，直流电动机额定转速：10000r/min，直流电动机额定电压：36V，直流电动机额定功率：0.18KW，切割器宽度：365mm。","T202050500057","2025-05-10",460,"非通用类","重庆市",""]
[769,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","莒县川合机械有限公司","采茶机","4C-60","单人操作:是 ;","产品型号名称：4C-60型采茶机   结构形式:单人背负式   刀片形状：平行   结构质量：10.2kg   配套动力类型：单缸.风冷.二冲程汽油机  传动方式：轴传动  汽油机标定功率：0.83kW  汽油机标定转速：8000r/min  切割器宽度：600mm    切割刀片长度：620mm","T201937370111","2024-10-24",460,"非通用类","山东省",""]
[770,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","莒县川合机械有限公司","采茶机","4CS-100A","双人操作:是 ;","产品型号名称：4CS-100A型采茶机   结构形式：双人抬式   刀片形状：弧行   结构质量：14.5kg   配套动力类型：单缸.风冷.二冲程汽油机  传动方式：皮带传动 汽油机标定功率：2.0kW  汽油机标定转速：8500r/min  切割器宽度：980mm    切割刀片长度：1002mm","T201937370110","2024-10-24",2300,"非通用类","山东省",""]
[771,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","金华九奇机械有限公司","双人采茶机","4CJH-1100","双人操作:是 ;","结构形式:双人弧形式;配套动力类型:汽油发动机;汽油机标定功率:2.2kW;汽油机标定转速:6500r/min;切割器切割宽度:1100mm","T201933330096","2024-12-25",2300,"非通用类","浙江省",""]
[772,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","合肥宝达富机械有限公司","采茶机","4CS-900B","双人操作:是 ;","1.汽油机标定功率：0.7kw;2.汽油机标定转速：6500r/min;3.操作方式：双人。","T202034437","2025-09-27",2300,"非通用类","安徽省",""]
[773,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","湖南省小黄牛农机制造有限公司","采茶机","4CS-90","双人操作:是 ;","1、结构形式：双人背负式\n2、刀片形状：平行\n3、结构质量（㎏）:13\n4、配套动力：汽油机\n5、标定功率（kW）：1.41\n6、标定功率/转速（r/min）：6500\n7、传动方式：软轴传动\n8、切割器宽度（mm）：900\n9、切割刀片长度（mm）：955","T202043430096","2025-08-06",2300,"非通用类","湖南省",""]
[774,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","汨罗市文军农业机械有限公司","采茶机","4CS-90","双人操作:是 ;","结构型式：双人抬式；刀片形状：平形；配套动力类型：汽油机；功率：1.41kW；转速:6500，切割器宽度：900mm。","T202043430094","2025-08-06",2300,"非通用类","湖南省",""]
[775,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7-1m分段式薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-900","作业幅宽:0.9m;形式:分段收获 ;","型号名称:4U-900型马铃薯挖掘机工作状态1外形尺寸(长×宽×高):2335mm×1210mm×1100mm配套(发动机额定)功率:22.0-36.7kW结构型式:悬挂式工作幅宽:900mm挖掘铲型式:平铲除茎蔓装置型式:圆盘切刀输送装置型式:格栅筛输送链式清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410050","2025-03-30",940,"非通用类","河南省",""]
[776,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1-1.5m分段式薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-1000","作业幅宽:1m;形式:分段收获 ;","型号名称:4U-1000型马铃薯挖掘机工作状态1外形尺寸(长×宽×高):2335mm×1310mm×1100mm配套(发动机额定)功率:22.0-36.7kW结构型式:悬挂式工作幅宽:1000mm挖掘铲型式:平铲除茎蔓装置型式:圆盘切刀输送装置型式:格栅筛输送链式清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410050","2025-03-30",1800,"非通用类","河南省",""]
[777,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","河南远邦机械有限公司","马铃薯挖掘机","4U-1700","作业幅宽:1.7m;形式:分段收获 ;","型号名称:4U-1700型马铃薯挖掘机工作状态1外形尺寸(长×宽×高):3900mm×2160mm×1270mm配套(发动机额定)功率:88-118kW结构型式:悬挂式工作幅宽:1700mm挖掘铲型式:组合式铲刀除茎蔓装置型式:圆盘切刀输送装置型式:格栅筛输送链式清选分离装置型式:振动格栅筛输送链式","T202041410038","2025-03-30",3200,"非通用类","河南省",""]
[778,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1m花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1850)","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.85m;","型号名称：4HW-4（1850）型花生挖掘机,    结构型式：悬挂式,   配套动力型式及功率：四轮75KW,   工作状态外形尺寸 (长×宽×高：)3400mm×2000mm×1130mm,   工作垄/行数：2垄  4行，  挖掘机构型式 ：梯形铲式,   挖掘机构工作幅宽：1850mm,  作物输送机构型式：链条传动栅栏式,  秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊.","T202041410039","2025-03-30",3200,"非通用类","河南省",""]
[779,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽1.5-2.1m花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1650)","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:1.65m;","型号名称：4HW-4（1650）型花生挖掘机,    结构型式：悬挂式,   配套动力型式及功率：四轮65KW,   工作状态外形尺寸 (长×宽×高：)3400mm×1850mm×1150mm,   工作垄/行数：2垄   4行,  挖掘机构型式 ：梯形铲式,    挖掘机构工作幅宽：1650mm,  作物输送机构型式：链条传动栅栏式,  秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊.","T202041410039","2025-03-30",3200,"非通用类","河南省",""]
[780,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","与四轮配套,幅宽2.1m及以上花生收获机","正阳县拓垦机械制造有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","配套四轮拖拉机:是 ;幅宽:2.15m;","型号名称：4HW-6（2150）型花生挖掘机,    结构型式：悬挂式,   配套动力型式及功率：四轮110KW,   工作状态外形尺寸 (长×宽×高：)3400mm×2470mm×1180mm,   工作垄/行数：3垄  6行,  挖掘机构型式 ：梯形铲式,   挖掘机构工作幅宽：2150mm,  作物输送机构型式：链条传动栅栏式,  秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊.","T202041410040","2025-03-30",3500,"非通用类","河南省",""]
[781,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机","铁岭市清河正兴机械配件制造有限公司","花生捡拾收获机","4HQJ-1.25","幅宽:1m;","喂入量：1.25ks/s","T20192121084","2024-11-17",12800,"非通用类","辽宁省",""]
[782,"收获机械","根茎作物收获机械","花生收获机","花生捡拾收获机(自走式)","潍坊滨丰农业装备有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3","幅宽:2.6m;自走式(含秧蔓收集):是 ;","产品型号名称：4HJL-3型自走式花生捡拾收获机；产品结构型式：自走轮式、捡拾、果秧分离，秧蔓收集；工作状态外形尺寸（长mm×宽mm×高mm）：6900×2890×3510；工作幅宽（mm）：2600；捡拾机构型式：偏心弹齿式；喂入机构型式：搅龙集中喂入；作物输送机构型式：捡拾式；摘果机构型式：弹齿辊式；驱动方式（4×2、4×4）：4×2；驱动型式：机械驱动；轴距（mm）：2840；前/后轮距（mm）：前2245/后2025；前后轮胎规格：前：15-24/后：10.0/75-15.3。","鄂2020164","2025-09-29",43500,"非通用类","山东省",""]
[783,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转式割草机","9GX-1.65A","形式:旋转式 ;割幅:1.65m;","型号名称 / 9GX-1.65A旋转式割草机 \n挂接方式 / 悬挂式 \n割幅 m 1.65 \n切割器结构型式 / 旋转式 \n刀盘数量 个 2 \n刀盘转速 r/min 1620 \n配套动力范围 kW 29.4-58.8 \n作业速度范围 km/h 5-10","T201913130102","2024-12-08",4100,"非通用类","河北省",""]
[784,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转式割草机","9GX-1.65","形式:旋转式 ;割幅:1.65m;","型号名称 / 9GX-1.65旋转式割草机 \n挂接方式 / 悬挂式 \n割幅 m 1.65 \n切割器结构型式 / 旋转式 \n刀盘数量 个 2 \n刀盘转速 r/min 1620 \n配套动力范围 kW 29.4-58.8 \n作业速度范围 km/h 5-10","冀2018T—173","2022-12-31",4100,"非通用类","河北省",""]
[785,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","1.6-2.1m旋转式割草机","潍坊润鑫机械有限公司","旋转式割草机","4GX-1.7","形式:旋转式 ;割幅:1.7m;","挂接方式：悬挂式；割幅：1.7m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：4个；刀盘转速:2500r/min;配套动力范围：26～59KW;作业速度范围：4～10km /h；","T202037370204","2025-09-06",4100,"非通用类","山东省",""]
[786,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","潍坊润鑫机械有限公司","旋转式割草机","4GX-2.4","形式:旋转式 ;割幅:2.4m;","挂接方式：悬挂式；割幅：2.4m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：6个；刀盘转速:2500r/min;配套动力范围：50～98.5KW;作业速度范围：4～10km /h；","T202037370205","2025-09-06",7200,"非通用类","山东省",""]
[787,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","旋转式割草机","9GX-2.35","形式:旋转式 ;割幅:2.35m;","结构型式 / 旋转式 \n挂接方式 / 悬挂式 \n型号名称 / 9GX-2.35旋转式割草机 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1020×4000×1170 \n结构质量 kg 480 \n割幅 m 2.35 \n作业速度范围 km 5～7 \n刀盘数量 个 6 \n刀盘转速 r/min 3500 \n配套动力范围 kW 35.3～58.8","冀2018T—174","2022-12-31",7200,"非通用类","河北省",""]
[788,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.1-2.8m旋转式割草机","天津库恩农业机械有限公司","割草机","GMD280","形式:旋转式 ;割幅:2.8m;","结构型式：旋转式\n与拖拉机配套连接方式：三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）：1330x4650x1170mm\n结构质量：691kg\n割幅：2.8m\n作业速度：8~12km/h\n配套动力：51.5~73.5kw","黑垦鉴2016132","2021-12-31",7200,"非通用类","天津市",""]
[789,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","天津库恩农业机械有限公司","割草机","GMD280","形式:旋转式 ;割幅:2.8m;","结构型式：旋转式\n与拖拉机配套连接方式：三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）：1330x4650x1170mm\n结构质量：691kg\n割幅：2.8m\n作业速度：8~12km/h\n配套动力：51.5~73.5kw","黑垦鉴2016132","2021-12-31",29900,"非通用类","天津市",""]
[790,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","天津库恩农业机械有限公司","割草机","GMD310","形式:旋转式 ;割幅:3.1m;","结构型式：旋转式\n与拖拉机配套连接方式：三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）：1330x4980x1170mm\n结构质量：734kg\n割幅：3.1m\n作业速度：8~12km/h\n配套动力：58.8-88.2kw","黑垦鉴2016133","2021-12-31",29900,"非通用类","天津市",""]
[791,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","天津库恩农业机械有限公司","割草机","GMD310","形式:旋转式 ;割幅:3.1m;","结构型式：旋转式\n与拖拉机配套连接方式：三点悬挂\n外形尺寸（长x宽x高）：1330x4980x1170mm\n结构质量：734kg\n割幅：3.1m\n作业速度：8~12km/h\n配套动力：58.8-88.2kw","黑垦鉴2016133","2021-12-31",29900,"非通用类","天津市",""]
[792,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊润鑫机械有限公司","旋转式割草机","4GX-2.8","形式:旋转式 ;割幅:2.8m;","挂接方式：悬挂式；割幅：2.8m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：7个；刀盘转速:2500r/min;配套动力范围：50～120.3KW;作业速度范围：4～10km /h；","T202037370206","2025-09-06",29900,"非通用类","山东省",""]
[793,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草机","潍坊全信农业装备有限公司","旋转割草机","4GZX-3.0","形式:旋转式 ;割幅:3m;","切割器结构形式:旋转式,挂接方式:悬挂式,割幅宽度:3.0m,刀盘数量:7个,刀盘转速:3500r/min,配套动力:55-90kW","T202037370203","2025-09-06",29900,"非通用类","山东省",""]
[794,"收获机械","饲料作物收获机械","割草机","2.8m及以上旋转式割草压扁机","天津库恩农业机械有限公司","割草压扁机","FC3160 TLS","形式:旋转式 ;割幅:3.1m;带压扁装置:是 ;","结构型式：旋转式\n与拖拉机配套连接方式：牵引（2类或3类）\n外形尺寸（长x宽x高）：5560x4820x1660mm\n质量：2225kg\n割幅：3.1m\n配套动力：55.1~88.2 kw","T20190606057","2024-12-31",46500,"非通用类","天津市",""]
[795,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m以下侧向指盘式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-1.6","搂幅宽度:1.6m;侧向指盘式:是 ;","结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：240个\n指轮数量：4个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：1.6m\n作业速度范围：20-30km/h\n配套动力范围：13kw","T20192121058","2024-10-27",1200,"非通用类","辽宁省",""]
[796,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m以下侧向指盘式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-3.7","搂幅宽度:3.7m;侧向指盘式:是 ;","结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：360个\n指轮数量：6个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：3.7m\n作业速度范围：20-30km/h\n配套动力范围：≥17.5kw","T20192121059","2024-10-27",2700,"非通用类","辽宁省",""]
[797,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.9","搂幅宽度:5.9m;侧向指盘式:是 ;","结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：600个\n指轮数量：10个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：5.9m\n作业速度范围：15-25km/h\n配套动力范围：≥29kw","T20192121061","2024-10-27",5500,"非通用类","辽宁省",""]
[798,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.4","搂幅宽度:5.4m;侧向指盘式:是 ;","结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：480个\n指轮数量：8个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：5.4m\n作业速度范围：15-25km/h\n配套动力范围：≥23.5kw","T20192121060","2024-10-27",5500,"非通用类","辽宁省",""]
[799,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","牙克石市兴农农机具制造有限公司","指轮式搂草机","9LP-5.4","搂幅宽度:5.4m;侧向指盘式:是 ;","结构型式:指轮式挂接方式:牵引式规格型号:9LP-5.4外形尺寸(长×宽×高)4500MM×2700MM×2700MM(运输状态)结构质量:720KG搂幅:5.4M作业速度:8-15KM/H配套动力范围:22-25KW搂齿数量:320个","T201915150015","2024-12-30",5500,"非通用类","内蒙古自治区",""]
[800,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","牙克石市兴农农机具制造有限公司","液压折叠侧置指盘式搂草机","9CPL-6.0","搂幅宽度:6m;侧向指盘式:是 ;","结构形式:指轮式挂接方式:牵引式规格型号:9CPL-6.0外形尺寸(长*宽*高)(运输状态):12300MM*2300MM*1700MM结构质量:1300KG搂幅:6M作业速度:10-15KM/H配套动力范围:≥26KW搂齿数量:780个","内蒙古2017-005","2021-12-31",5500,"非通用类","内蒙古自治区",""]
[801,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","牙克石市兴农农机具制造有限公司","液压折叠指盘式搂草机","9PL-10.00","搂幅宽度:10m;侧向指盘式:是 ;","结构型式:指轮式挂接方式:牵引式规格型号:9PL-10.00外形尺寸(长*宽*高)(运输状态):10500MM*2400MM*1700MM结构质量:2100KG搂幅:10M作业速度:12-18KM/H配套动力范围:≥26KW搂齿数量:1080个","内蒙古2017-006","2021-12-31",5500,"非通用类","内蒙古自治区",""]
[802,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","搂草机","9L-5.4A","搂幅宽度:5.4m;侧向指盘式:是 ;","侧向指盘式；液压折叠式；搂幅宽度：5.4m \n型号名称 / 9L-5.4A搂草机 \n结构型式 / 指轮式 \n挂接方式 / 牵引式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5330×5940×1460 \n结构质量 kg 880 \n搂齿数量 个 640 \n搂齿间距 mm / \n指轮数量 个 8 \n指轮直径 mm 1460 \n搂草盘数量 个 / \n搂草盘直径 mm / \n作业最大搂幅 mm 5400 \n配套动力范围 kW 35.3～58.8 \n作业速度范围 km/h 6～8","冀2017T—292","2021-12-31",5500,"非通用类","河北省",""]
[803,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","搂草机","9L-7.5","搂幅宽度:7.5m;侧向指盘式:是 ;","型号名称 / 9L-7.5搂草机 \n结构型式 / 指轮式 \n挂接方式 / 牵引式 \n折叠机构型式 / 液压折叠式 \n搂齿数量 根 960 \n指轮数量 个 12 \n指轮直径 mm 1450 \n搂幅 m 7.5 \n配套动力范围 kW 35.3-58.8 \n作业速度范围 km/h 6-10","T201913130162","2024-12-08",5500,"非通用类","河北省",""]
[804,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","宁晋县陆风制动装置有限公司","搂草机","9L-6.5","搂幅宽度:6.5m;侧向指盘式:是 ;","型号名称 / 9L-6.5搂草机 \n结构型式 / 指轮式 \n挂接方式 / 牵引式 \n折叠机构型式 / 液压折叠式 \n搂齿数量 根 800 \n指轮数量 个 10 \n指轮直径 mm 1450 \n搂幅 m 6.5 \n配套动力范围 kW 35.3-58.8 \n作业速度范围 km/h 6-10","T201913130163","2024-12-08",5500,"非通用类","河北省",""]
[805,"收获机械","饲料作物收获机械","搂草机","5.4m及以上侧向指盘式搂草机","河北农源农业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.4","搂幅宽度:5.4m;侧向指盘式:是 ;","型号名称/9LZ-5.4指轮式搂草机、结构形式/指轮式、挂接方式/牵引式、外形尺寸mm(长×宽×高)/5710×7190×1440、结构质量/950kg、指轮直径1480mm、作业最大搂幅5400mm、作业速度8-12km/h、配套动力36.8-58.8Kw、搂齿数量/640根(8×80)","冀2018T—170","2022-12-31",5500,"非通用类","河北省",""]
[806,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1000","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","捡拾宽度=1m；圆捆机压缩室直径=630mm；圆捆机压缩室宽度=1000mm","T202000340528","2025-09-29",7300,"通用类","山东省",""]
[807,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:0.9m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","型号：9YG-0.9；捡拾器宽度mm:900;捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速 r/min:325；卷压滚筒数量：12；工作状态外形尺寸(长X宽×高)mm：2040×1650×1640；配套动力KW:22.1~36.8;","豫2018126","2022-12-31",7300,"通用类","河南省",""]
[808,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9JYD-60(MRB0870)","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:0.7m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:0个;","捡拾宽度：0.7m，压缩室直径：600mm。","沪2016-026","2020-12-31",7300,"通用类","上海市",""]
[809,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","圆草捆打捆机","9YKD60","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:0.7m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：悬挂式；捡拾器宽度: 700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：捡拾器用作喂入器；压缩式成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm;压缩室直径： 560mm；卷压工作部件数量：滚筒12个；卷压滚筒直径150mm；捆扎方式：缠绳； 配套动力范围: 22.1~36.7kw；","T202000370549","2025-09-29",7300,"通用类","山东省",""]
[810,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120-70","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.2m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","型号名称：4YQ-120-70；挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：1200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构形式：滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Φ600mm；卷压工作部件数量：13个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：20.2～29.4kW。","2019TJ476","2024-12-23",7300,"通用类","安徽省",""]
[811,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","博特（潍坊）农业装备有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-930","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:0.93m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：悬挂式；捡拾宽度：930mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：930mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：22.1-36.8kw；","鄂2020161","2025-09-29",7300,"通用类","山东省",""]
[812,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-710","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:0.71m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：悬挂式；捡拾宽度：710mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：18.4-33.1kw；","鄂2020159","2025-09-29",7300,"通用类","山东省",""]
[813,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","0.7-1.2m捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-930","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:0.93m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥550mm,压缩室宽度≥550mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：悬挂式；捡拾宽度：930mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：930mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：22.1-36.8kw；","鄂2020158","2025-09-29",7300,"通用类","山东省",""]
[814,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5060","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.65m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥300×300mm ;打结器数量:2个;","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6197x2794x1778mm；结构质量（kg）：1500；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：1650；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：455x365；打结器类型：单结打结器；打结器数量：2；","黑垦鉴2019007（续）","2023-12-31",16000,"通用类","黑龙江",""]
[815,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","河南省颍骏机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-0.8","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.25m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥800mm,压缩室宽度≥800mm ;打结器数量:/个;","捡拾宽度：1.25m，压缩室直径：0.8m，压缩室宽度：1.25m","鄂2020140","2025-09-29",16000,"通用类","河南省",""]
[816,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-16","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.6m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥300×300mm ;打结器数量:2个;","型号名称：9YFQ-16型自动捡拾方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1600mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入结构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：470×350mm；配套动力范围：25.7kW","T20192121045","2024-11-05",16000,"通用类","辽宁省",""]
[817,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250A","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.25m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥800mm,压缩室宽度≥800mm ;打结器数量:/个;","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：1250mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1250mm；7.压缩室直径：800mm；8.卷压滚筒数量：17个；9.卷压滚筒直径：158mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠绳；11.配套动力范围：≥40.4kW","T202012120046","2025-07-13",16000,"通用类","天津市",""]
[818,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1220","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.22m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥800mm,压缩室宽度≥800mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф805mm；卷压工作部件数量：16个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠网；配套动力范围：33.1-51.5kw；","鄂2020157","2025-09-29",16000,"通用类","山东省",""]
[819,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.2-1.7m捡拾压捆机","博特（潍坊）农业装备有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1220","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.22m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥800mm,压缩室宽度≥800mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式\t；捡拾宽度：1220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф805mm；卷压工作部件数量：16个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠网；配套动力范围：33.1-51.5kw；","鄂2020160","2025-09-29",16000,"通用类","山东省",""]
[820,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9A","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.94m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-1.9A；捡拾器宽度：1940mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2400×1750mm；配套动力（非固定式）：62.5～80.9kW。","鄂2019002","2023-12-31",28400,"通用类","河南省",""]
[821,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.97m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-1.9；捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2610×1790mm；配套动力（非固定式）：51.5～73.5kW。","鄂2018118","2022-12-31",28400,"通用类","河南省",""]
[822,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆捆卷捆机","9YG-1.4","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.72m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号9YG-1.4\n捡拾器宽度1720mm\n卷压滚筒数量（个） 14\n卷压滚筒转速  145 r/min \n配套动力≥30KW\n工作状态外型尺寸(长×宽×高)3650mm×2350 mm×2270 mm","内蒙古2016-048","2020-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[823,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-1.9","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.93m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号 9YFQ-1.9型\n捡拾器宽度 1930mm\n打捆活塞速度 100 行程/min\n打结器类型 D型\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）4975mm×2550mm×1710mm\n配套动力 ≥26kW","内蒙古2016-043","2020-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[824,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆卷捆机","9YG-1.2","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.72m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号9YG-1.2\n捡拾器宽度1720mm\n打捆活塞速度  90次/min\n工作状态外型尺寸(长×宽×高)3678mm×2260mm×2310mm\n配套动力≥30KW\n结构质量2200KG\n结构形式/牵引式","内蒙古2015-057","2019-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[825,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFZ-1830","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.83m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器宽度（捡拾宽度）（mm）：1830；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：强制脱扣型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×350；打捆活塞往复次数（次/min）：120；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5200×2635×1854；配套动力（kW）：≥44.1","辽2019036","2023-12-31",28400,"通用类","辽宁省",""]
[826,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7(ENY1700)","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.7m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾宽度：1700mm；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：33.1～117.6kW","鄂2020101","2025-09-29",28400,"通用类","湖北省",""]
[827,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYD-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.96m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1960mm，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1230mm，压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：18个，卷压滚筒直径：222mm\t，缠捆方式（绳或网）：网，配套动力范围：75-100KW；","鄂2019450","2024-11-15",28400,"通用类","湖北省",""]
[828,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","YLYQ1950","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.95m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","打结器类型：D型绳打捆，整机质量：1.75t,打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：25.7-40.5kW以上  捡拾器宽度：1950mm，工作状态外型尺寸（长*宽*高）4975*2350*1725mm","鄂2019259","2024-07-17",28400,"通用类","湖北省",""]
[829,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1240","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.916m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式 ，捡拾宽度：1916mm, 捡拾器结构形式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：辊筒式，压缩室宽度（mm）：1200，压缩室直径（mm）：1200，卷压滚筒数量（个）：16，卷压滚筒直径（mm）：259，配套动力范围（kW）：≥90，缠捆方式（绳或网）：网","T202012120044","2025-07-13",28400,"通用类","天津市",""]
[830,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1950DII","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.95m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","挂接方式:牵引;捡拾宽度:1950mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：50~95kW；","鄂2019256","2024-07-17",28400,"通用类","湖北省",""]
[831,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","YLYQ1950ⅡA","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.95m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：55kW以上 ， 捡拾器宽度：1950mm 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2400*1750mm","鄂2017172","2021-12-31",28400,"通用类","湖北省",""]
[832,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","9YFQ-1950D","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.95m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器结构型式：单轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：40.4kW以上  捡拾器宽度：1950mm，工作状态外型尺寸（长*宽*高）5350*2400*1750mm","鄂2018062","2022-12-31",28400,"通用类","湖北省",""]
[833,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","星光农机股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFL-1.9","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5150mm×2350mm×2200mm；结构质量:2920kg；结构型式：履带自走式；喂入口宽度：1900mm；压缩室截面尺寸（宽×高）:460mm×360mm;打结器类型：D型小方捆打结器；打结器数量：2个","2016TJ111","2020-12-31",28400,"通用类","浙江省",""]
[834,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.96m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","捡拾器宽度1960mm，捡拾器结构形式弹齿辊筒式，卷压滚筒转速180r/min，卷压滚筒数量16个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）3950*2710*2600mm，配套动力≥60kW，圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.36 m³，圆草捆打捆机的草捆尺寸为（直接×宽度）：1200mm×1200mm。","TJ-2017T-2","2021-12-31",28400,"通用类","天津市",""]
[835,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","延津县祥宇机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-1.8","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.8m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-1.8型；捡拾宽度：1800mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器数量：2个；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸：4800mm×2160mm×1750mm；配套动力：≥22kW。","豫2016057","2020-12-31",28400,"通用类","河南省",""]
[836,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25(RB125)","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.13m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","配套动力范围（kW）：99.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4382×2994×2329mm；结构质量（kg）：2685；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：18；压缩室直径1.25m；压缩室宽度1.22m","黑垦鉴2019024","2023-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[837,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5070","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","黑2017038","2021-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[838,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.2","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.75m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:0个;","捡拾宽度：1.75m，压缩室直径：1200mm","沪2016-029","2020-12-31",28400,"通用类","上海市",""]
[839,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","正牵引方草捆打捆机","9YFQ-1.9Z(TIB3000)","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾宽度：1.9m，方捆机压缩室截面尺寸：360*460mm","沪2016-028","2020-12-31",28400,"通用类","上海市",""]
[840,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-1.9；捡拾器宽度：1900mm；捡拾器结构型式：三排弹齿杆滚筒式；打结器类型：D类型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：355×440㎜；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4975×2250×1710㎜；配套动力：≥40kW。","2017TJ659","2021-12-31",28400,"通用类","安徽省",""]
[841,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9C","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器宽度:1.9m；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩式截面尺寸（长x宽x高）mm：360x460：打捆活塞往复速度:93次/min；工作状态外形尺寸(长X宽X高)mm:6100X3200X1700;配套动力;29.4~51.4kw","黑垦鉴2018121","2022-12-31",28400,"通用类","山东省",""]
[842,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9Z","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器宽度1.9m:捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量2个；压缩室截面尺寸(高X宽):360x460mm；配套动力≥36.6kw:；工作状态外形尺寸（长x宽x高）:4750x2450x1800mm；打捆活塞往复次数70~110次/min；","黑垦鉴2017124","2021-12-31",28400,"通用类","山东省",""]
[843,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","天津库恩农业机械有限公司","圆捆机","FB3130","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.13m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","捡拾器宽度：2130mm\n卷压滚筒转速：540r/min\n卷压滚筒数量：18个\n工作状态外形尺寸（长x宽x高）：4100x2940x2390mm\n配套动力：＞65kw","黑垦鉴2016144","2021-12-31",28400,"通用类","天津市",""]
[844,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司","卷捆圆打捆机","9YA-1.5","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","捡拾器宽度1900mm,压缩室宽度1500mm,压缩室直径Φ1200，卷压滚筒直径Φ300。","T201915150031","2024-12-30",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[845,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司","跨行式方草捆压捆机","9YFH-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.98m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:3个;","捡拾器宽度1980mm,捡拾器结构为弹齿式，喂入结构形式为拔叉喂入结构，打结数量为3个，压缩室截面尺寸为500mm*370mm。","T201915150038","2024-12-30",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[846,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25（BR6090)","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","配套动力范围（kW）：88.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4100×2800×2400mm；结构质量（kg）：2685；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：2；压缩室直径1.2m；压缩室宽度1.2m","黑垦鉴2017031","2021-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[847,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5080","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","配套动力范围（kW）：73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6010×3024×1905mm；结构质量（kg）：1943；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×405；打结器类型：D型；打结器数量：2；","黑2017016","2021-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[848,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5070C","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1900，压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","黑2019001","2023-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[849,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.0","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.0m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","1、捡拾器宽度：2000mm；\n2、捡拾器结构：弹齿式；\n3、打结器类型：D型打结器；\n4、打结器数量：2个；\n5、配套动力：≥33.1\n6、压缩室截面尺寸（宽×高） ：450×360 mm","部20190048","2023-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[850,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","形式:方捆机 ;捡拾宽度:1.9m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","挂接方式：牵引式 ；捡拾宽度 mm：1900 ；捡拾器结构型式：弹齿式 ；喂入器结构型式 ：拨叉喂入机构 ；打结器型式 ： D型 ；打结器数量 个：2 ；捆扎方式 ：自动绳打捆 ；压缩室截面尺寸（宽×高） mm：450×370 ；配套动力范围 kW：29.5-73.6","鄂2020136","2025-09-29",28400,"通用类","河南省",""]
[851,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","1.7-2.2m捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1720","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:1.72m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度1720mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：辊杠式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф1250mm；卷压工作部件数量：34（辊杠数量）个；卷压滚筒直径：Ф35（辊杠直径）mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：59-118kw","鄂2020156","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[852,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","正牵引方草捆打捆机","9YFQ-2.3Z","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.27m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾宽度：2.27m，压缩室截面尺寸：460*360mm","沪2018-007","2022-12-31",28400,"通用类","上海市",""]
[853,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2ZSS","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾宽度：2.21m,截面尺寸：460*360mm，打结器数量：2个","沪2018-006","2022-12-31",28400,"通用类","上海市",""]
[854,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2ZS","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.27m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾宽度：2.27m,截面尺寸：460*360mm，打结器数量：2个","沪2017-004","2021-12-31",28400,"通用类","上海市",""]
[855,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","德州万康机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.25m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：Φ1250；","鄂2020135","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[856,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","长岭县振兴农业机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YFH-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号名称：9YFH-2.2型捡拾方捆压捆机；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；捡拾宽度mm：2200；喂入器结构型式：拔草叉喂入机构；打结器型式：2个；压缩室截面尺寸（宽x高）mm：450x370；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围kw：大于等于51.5","T202022220098","2025-05-28",28400,"通用类","吉林省",""]
[857,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2220","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.22m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","捡拾宽度=2.22m；圆捆机压缩室直径=1300mm；圆捆机压缩室宽度=1250mm","T202000340529","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[858,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","驻马店市开元农机装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.24m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器宽度：2240mm、 捡拾器结构型式：弹齿式、打结器类型：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸(宽x高)：440mmx360mm、工作状态外形尺寸(长x宽x高)：4800x2900x1720配套动力51.5-66.2","黑垦鉴2019098","2023-12-31",28400,"通用类","河南省",""]
[859,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","粉碎方捆打捆机","9YFS-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.22m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","挂接方式：牵引式 ，捡拾宽度：2220mm, 捡拾器结构形式：锤爪式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm，配套动力范围（kW）：≥58.8。","T202012120043","2025-07-13",28400,"通用类","天津市",""]
[860,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：80-100kW， 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5100*2800*1725mm，捡拾器宽度：2210mm","鄂2016084","2020-12-31",28400,"通用类","湖北省",""]
[861,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210D","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器结构型式：甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：73.5-95.6kW 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5490*2600*1750mm，捡拾器宽度：2210mm","鄂2018058","2022-12-31",28400,"通用类","湖北省",""]
[862,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2210D","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","挂接方式:牵引;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：55~95kW；","鄂2019257","2024-07-17",28400,"通用类","湖北省",""]
[863,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2210S","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","挂接方式:牵引;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：95~110kW；","鄂2019258","2024-07-17",28400,"通用类","湖北省",""]
[864,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYC-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.243m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式:牵引式；捡拾宽度:2243mm；捡拾器结构型式:弹齿式；喂入器结构型式:滚筒式；压缩室成捆机构型式:同步带卷压；压缩室宽度:1200mm；压缩室直径:1250mm；卷压滚筒数量:4个卷压滚筒+1个同步卷压带；缠捆方式（绳或网）:网；配套动力范围：95-130kW","鄂2019260","2024-07-17",28400,"通用类","湖北省",""]
[865,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210S","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：88.3-117.7kW  工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2738*1750mm，捡拾器宽度：2210mm","鄂2018059","2022-12-31",28400,"通用类","湖北省",""]
[866,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYG-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.243m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","捡拾器宽度：2243mm，捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：主卷压滚筒259r/min+同步卷压带139r/min，卷压滚筒数量：4个卷压滚筒+1个同步卷压带，配套动力：95-130kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高），4690×2880×2700mm","鄂2018079","2022-12-31",28400,"通用类","湖北省",""]
[867,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYC-1.25Q","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.243m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式:牵引式,捡拾宽度:2243mm,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:拨叉喂入式,压缩室成捆机构型式:辊杠式,压缩室宽度:1200mm,压缩室直径:1250mm,卷压滚筒数量:3个,卷压滚筒直径:φ345、φ208、φ210mm,缠捆方式（绳或网):网,配套动力范围:95-130kW；","鄂2019449","2024-11-15",28400,"通用类","湖北省",""]
[868,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2B(ENY2200B)","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾宽度：2200mm；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：36.8～117.6 kW","鄂2020100","2025-09-29",28400,"通用类","湖北省",""]
[869,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","牵引式方草捆打捆机","9YF-120(Q5300)","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.35m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:6个;","捡拾宽度：2350mm；喂入口宽度：1200 mm ；捡拾器结构型式： 弹齿式 ；喂入器结构型式： 拨叉喂入机构 ；打结器型式： C型 ；打结器数量： 6 个；压缩室截面尺寸（宽×高）：1200×900mm；配套动力范围： ≥132  kW ；捆扎方式： 自动绳打捆","T20190606148","2025-09-08",28400,"通用类","山东省",""]
[870,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽众力农业装备科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-2.2；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截机尺寸（宽×高）：450×360mm；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4850×2860×1750mm；配套动力：≥40kW","2019TJ158","2023-12-31",28400,"通用类","安徽省",""]
[871,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号：9YGJ-2.2\n捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：弹齿滚筒式\n卷压滚筒数量：14个\n工作外型尺寸（长×宽×高）：3930mm×3267mm×2303mm\n配套动力：≥75Kw","部20171263","2021-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[872,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.6","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.6m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFG-2.6\n捡拾器宽度：2600mm\n打捆活塞速度 100 行程/min\n打结器类型 D型\n配套动力 ≥58.8kW\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）5710mm×2960mm×1680mm","部20170082","2021-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[873,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","直连方草捆捡拾压捆机","9YFSZ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.233m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:3个;","型号：9YFSZ-2.2\n捡拾器宽度：2233mm\n打捆活塞速度 90 行程/min\n打结器类型 D型\n配套动力 ≥75kW\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）7250mm×2998mm×1867mm","部20170095","2021-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[874,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","切割揉碎圆草捆打捆机","9YGR-2.2A","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.22m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号：9YGR-2.2A\n捡拾器宽度：2220mm\n捡拾器结构形式：锤爪式\n卷压滚筒数量：18个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4727 mm×2691mm×2304mm\n配套动力：非固定式≥75kW","部20190425","2023-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[875,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.24m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-2.2\n捡拾器宽度：2240mm\n打捆活塞速度 100 行程/min\n打结器类型 D型\n配套动力 ≥26kW\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）4975mm×2925mm×1710mm","部20170094","2021-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[876,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2B","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.235m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号：9YGJ-2.2B\n捡拾器宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n卷压滚筒数量：18个\n工作外型尺寸（长×宽×高）：4190mm×2994mm×2397mm\n配套动力：固定式\n非固定式 ≥75Kw","部20190192","2023-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[877,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.2A","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号 9YFG-2.2A\n捡拾器宽度 2200mm\n打捆活塞速度 100 行程/min\n打结器类型 D型\n配套动力 ≥58.8kW\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）5710mm×2575mm×1750mm","部20170083","2021-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[878,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YJS-2.2\n捡拾器宽度：2200mm\n打捆活塞速度 100 行程/min\n打结器类型 D型\n配套动力 ≥58.8kW\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）6410mm×2750mm×1800mm","部20170084","2021-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[879,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2C","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.235m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号：9YGJ-2.2C\n捡拾器宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n卷压滚筒数量：18个\n工作外型尺寸（长×宽×高）：4190mm×2994mm×2397mm\n配套动力：固定式\n非固定式 ≥75Kw","部20190193","2023-12-31",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[880,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.23m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2880×1790mm；配套动力（非固定式）：58.8～80.9kW。","鄂2018119","2022-12-31",28400,"通用类","河南省",""]
[881,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2665×1750mm；配套动力（非固定式）：69.9～88.2kW。","鄂2019003","2023-12-31",28400,"通用类","河南省",""]
[882,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200A","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1320mm；7.压缩室直径：1250mm；8.卷压滚筒数量：17个；9.卷压滚筒直径：222mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：≥73.5kW","T202012120047","2025-07-13",28400,"通用类","天津市",""]
[883,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300A","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2300mm；3.捡拾器结构型式：甩刀式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1320mm；7.压缩室直径：1250mm；8.卷压滚筒数量：19个；9.卷压滚筒直径：222mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：≥73.5kW","T202012120048","2025-07-13",28400,"通用类","天津市",""]
[884,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:3个;","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器型式：D型；6.打结器数量：3个；7.压缩室截面尺寸（宽×高）：660×357mm；8.配套动力范围：≥73.5kW","T202012120045","2025-07-13",28400,"通用类","天津市",""]
[885,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","挂接方式： 牵引式 ；捡拾宽度 mm：2200 ；捡拾器结构型式： 弹齿式 ；喂入器结构型式 ： 拨叉喂入机构 ；打结器型式： D型 ；打结器数量 个：2 ；捆扎方式：自动绳打捆 ；压缩室截面尺寸（宽×高） mm：450×370 ；配套动力范围 kW：36.8-88.3","鄂2020137","2025-09-29",28400,"通用类","河南省",""]
[886,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式： 牵引式 ；捡拾宽度 mm：2300 ；捡拾器结构型式：甩刀式 ；喂入器结构型式 ：拨叉喂入机构 ；压缩室成捆机构型式 ：滚筒式 ；压缩室宽度 mm ：1250 ；压缩室直径 mm：Φ1250 ；卷压工作部件数量 个：20 ；卷压滚筒直径 mm：Φ194 ；捆扎方式：缠网 ；配套动力范围 kW：73.5-103","鄂2020138","2025-09-29",28400,"通用类","河南省",""]
[887,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽省瑞保田农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.23m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","捡拾器宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：D型打结器，打结器数量（个）：2\n压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×360，打捆活塞往复次数（次/min）：100，工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：\n5530×2860×1770（长度为机器最末端至前部下悬挂点的距离），配套动力（kW）：36.8-73.5","鄂2019189","2023-12-31",28400,"通用类","安徽省",""]
[888,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽华欧机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFG-2.25","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.25m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号 ：9YFG-2.25    拾捡器宽度：2250mm    拾捡器结构型式：弹齿式         打结器类型：  D型（6003）   打结器数量：2个      压缩式截面尺寸 (宽×高）：360×460  mm    打捆活塞往复次数：100次/min     工作状态外形尺寸（长×宽×高）4930×2900×1760  （mm）    配套动力：≥44.1（轮式拖拉机）     捡拾宽度：2250mm","2019TJ240","2023-12-31",28400,"通用类","安徽省",""]
[889,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","秸秆粉碎方捆打捆机","9YFG-2.2A","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.23m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","1、捡拾器宽度：2230mm; 2、捡拾器结构：锤爪式； 3、打结器类型：D型打结器； 4、活塞往复次数：100次/分； 5、配套动力：≥80.9Kw 6.压缩室截面尺寸（宽×高） ：450×360 mm","部20190049","2023-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[890,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2,23m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","1、捡拾器宽度：2000mm； 2、捡拾器结构：弹齿式； 3、打结器数量：2个； 4、活塞往复次数：100次/分； 5、配套动力：≥33.1Kw 6、压缩室截面尺寸（宽×高） ：450×360 mm","部20190051","2023-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[891,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1270)","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:6个;","配套动力范围（kW）：154.4；工作状态外形尺寸（长×宽×高）8880×2946×3223mm；结构质量（kg）：8000；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1184×700；打结器类型：D型双结；打结器数量：6；","黑垦鉴2017029","2021-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[892,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1290)","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:6个;","配套动力范围（kW）：154.4；工作状态外形尺寸（长×宽×高）8880×2946×3223mm；结构质量（kg）：8000；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1184×870；打结器类型：D型双结；打结器数量：6；","黑垦鉴2017030","2021-12-31",28400,"通用类","黑龙江",""]
[893,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司","捡拾打捆机","9YG-2.24B","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.24m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量18个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4×3×2.4配套动力65-115kw","T202000150120","2025-07-05",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[894,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司","捡拾打捆机","9YG-2.24C","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.24m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量18个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4×3×2.4配套动力55-100kw","T202000150121","2025-07-05",28400,"通用类","内蒙古自治区",""]
[895,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","天津库恩农业机械有限公司","方捆机","LSB1290D","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:12个;","捡拾器宽度：2300mm\n打捆活塞速度：46行程/min\n打结器类型：D型双扣\n外形尺寸（长x宽x高）：9100x2700x3100mm\n配套动力：≥112kw","T20190606053","2024-12-31",28400,"通用类","天津市",""]
[896,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司","大方捆捡拾切碎压捆机","9YF-1290XC","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.35m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:6个;","型号名称：9YF-1290XC大方捆捡拾切碎压捆机 挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2350mm 捡拾器结构型式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 打结器型式：D型 打结器数量：6 压缩室截面尺寸（宽×高）：1200mm×900mm 配套动力范围：≥162kw","T201923230174","2024-10-24",28400,"通用类","黑龙江",""]
[897,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFQ-2.2；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截机尺寸（宽×高）：450×360mm；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4850×2860×1750mm；配套动力：≥40kW","2019TJ156","2023-12-31",28400,"通用类","安徽省",""]
[898,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：甩刀式；打结器类型\n：D型；打结器数量：2个；压缩室截机尺寸（宽×高）：450×360mm；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：6050×2660×1750mm；配套动力：≥58.8kW。","2019TJ157","2023-12-31",28400,"通用类","安徽省",""]
[899,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2210","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.21m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：辊杠式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф1250mm；卷压工作部件数量：34（辊杠数量）个；卷压滚筒直径：Ф35（辊杠直径）mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：66.2-132.4kw；","鄂2020155","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[900,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","宁津益农久丰农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.3","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1400；压缩室直径mm：Φ1300","鄂2020131","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[901,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","颍上县金谷丰农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200A","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:3个;","型号名称：9YFQ-2200A型方草捆打捆机 。挂结方式：牵引式。捡拾宽度：2200mm（允许偏差为3%）。捡拾器结构型式：弹齿式。喂入器结构型式：拨叉喂入机构。打结器型式：D型。打结器数量：3个。压缩室截面尺寸（宽X高）：660mmx380mm（允许偏差为3%）。捆扎方式：自动绳打捆。配套动力范围：≥73.5KW。","T202000340481","2025-09-29",28400,"通用类","安徽省",""]
[902,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","颍上县金谷丰农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号名称：9YFQ-2200型方草捆打捆机 。挂结方式：牵引式。捡拾宽度：2200mm（允许偏差为3%）。捡拾器结构型式：弹齿式。喂入器结构型式：拨叉喂入机构。打结器型式：D型。打结器数量：2个。压缩室截面尺寸（宽X高）：455mmx370mm（允许偏差为3%）。捆扎方式：自动绳打捆。配套动力范围：≥73.5KW。","T202000340480","2025-09-29",28400,"通用类","安徽省",""]
[903,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","郓城县星沃机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：Φ1250","鄂2020134","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[904,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","潍坊滨丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","产品型号名称：9YQ-1.25型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：1250；卷压工作部件数量（个）：19；卷压滚筒直径（mm）：180；捆扎方式：缠网。","鄂2020167","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[905,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","山东德广农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.3A","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","挂接方式 ： 牵引式 捡拾宽度 mm： 2300 ；捡拾器结构型式  ：弹齿式 ；喂入器结构型式 ：拨叉喂入机构 ；压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；压缩室宽度 mm ：1400 ；压缩室直径 mm ：Φ1300 ；卷压工作部件数量 个：16 ；卷压滚筒直径 mm： Φ294 ；捆扎方式：缠网 ；配套动力范围 kW：66.2-110.3","鄂2020133","2025-09-29",28400,"通用类","山东省",""]
[906,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200S","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号名称:9YFQ-2200S型方草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:拨叉喂入结构;打结器型式:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×370;配套动力范围:≥73.5kW","T202022220153","2025-08-09",28400,"通用类","吉林省",""]
[907,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200T","形式:方捆机 ;捡拾宽度:2.2m;压缩室大小:方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度)≥400×300mm ;打结器数量:2个;","型号名称:9YFQ-2200T型方草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式:弹齿式;喂入器结构型式:拨叉喂入结构;打结器型式:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×370;配套动力范围:≥51.4kW","T202022220152","2025-08-09",28400,"通用类","吉林省",""]
[908,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230D","形式:圆捆机 ;捡拾宽度:2.3m;压缩室大小:圆捆机压缩室直径≥1200mm,压缩室宽度≥1200mm ;打结器数量:/个;","型号名称：9YQ-230D型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1250mm;压缩工作部件数量:19个；卷压滚筒直径：200mm:捆扎方式：网；配套动力范围：66.2～110.3kW","T202022220151","2025-08-09",28400,"通用类","吉林省",""]
[909,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ55-52","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆；配套动力：5.5kw(三相）\n喂入口宽度：520mm\n卷压滚筒转速:370r/min\n卷压滚筒数量：30个   \n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2800*1540*1580mm","鄂2017106","2021-12-31",7200,"通用类","山东省",""]
[910,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","喀什旺达机械制造有限责任公司","圆草捆压捆机","9YG-55","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","喂入口宽度：525mm;作业方式：固定式；草捆形状：圆捆","新2017079","2021-12-31",7200,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[911,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.0","形式:圆捆 ;功率:30kW;","配套动力：≥30kw\n整机质量：2750kg\n外形尺寸：6000*1900*2400（mm）","甘农机2018096","2022-12-31",7200,"通用类","甘肃省",""]
[912,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵市原野机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","圆捆；功率 5.5kw","部20190447","2023-12-31",7200,"通用类","山东省",""]
[913,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","乐陵市牧马机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5+0.55kW;","挂接方式：固定式；模架数量：1个；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒（辊杠）数量：30个；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm。’","t202037370158","2025-07-06",7200,"通用类","山东省",""]
[914,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","4kW及以上圆捆压捆机","德州宏斌机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","形式:圆捆 ;功率:5.5kW;","型号名称：9YDB—0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，膜架数量1，喂入口宽度520mm，卷压压滚筒数量30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围：5.5kw（打捆）+0.5kw（包膜），适用草捆直径范围：550mm，适用草捆长度范围：520mm.","T202037370214","2025-09-06",5630,"通用类","山东省",""]
[915,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","7.5-15kW方捆压捆机","西安新天地草业股份有限公司","方草捆压捆机","9YF-110","形式:方捆 ;功率:7.5kW;","1喂入口宽度：485mm； \n2 打捆活塞速度：3.57行程/min；            \n3 打结器类型：手工打结；                  \n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2800×1100×1150；              \n5 配套动力7.5KW","陕2017005","2021-12-31",2800,"通用类","陕西省",""]
[916,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","西安新天地草业股份有限公司","方草捆压捆机","9YFZ-5","形式:方捆 ;功率:15kW;","1喂入口宽度：685mm； \n2 打捆活塞速度：0.97行程/min；            \n3 打结器类型：手工打结；                  \n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2900×3000×2300；              \n5 配套动力15KW","陕2017004","2021-12-31",11100,"通用类","陕西省",""]
[917,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","湖南鑫田农业机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","形式:方捆 ;功率:15kW;","型号名称：9YF-15型秸秆压捆机；挂接方式：固定式；喂入口宽度：800mm;压缩室截面尺寸（宽×高）:800×680mm;配套发动机（电动机）额定功率:15KW;配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min；","T202043430165","2025-08-06",11100,"通用类","湖南省",""]
[918,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","15kW及以上方捆压捆机","敦化市广源中迪农机制造有限公司","秸秆压捆机","9YF-18","形式:方捆 ;功率:15kW;","挂接方式：固定式。压缩室截面尺寸（mm):830×390。配套电动机额定功率(Kw):15","T202000220370","2025-09-29",11100,"通用类","吉林省",""]
[919,"收获机械","饲料作物收获机械","圆草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司","悬挂式圆草捆包膜机","9YBG-1.0","电机功率:30kW;电机:是 ;","配套动力：≥30kw\n整机质量：2750kg\n外形尺寸：6000*1900*2400（mm）","T201962620106","2024-11-18",2300,"非通用类","甘肃省",""]
[920,"收获机械","饲料作物收获机械","圆草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YCL-1.0","电机功率:/kW;电机:否 ;","整机质量：4000kg\n外形尺寸：7730*2470*2545","T201962620105","2024-11-18",2300,"非通用类","甘肃省",""]
[921,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机","甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司","青饲收获机","9QG-1.25","割幅:125cm;割台型式:悬挂单圆盘 ;","配套动力：70-100kw\n工作幅宽：1250mm\n整机质量：1450kg","甘农机2018095","2022-12-31",7100,"通用类","甘肃省",""]
[922,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","青饲料收获机","4QS-1400","割幅:140cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：140cm,秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度，mm:3400,","新2018260","2022-12-31",7100,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[923,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","青饲料收获机","4QS-2630","割幅:263cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：263cm；秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度，mm:4350","新2018261","2022-12-31",23400,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[924,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","青饲料收获机","4QS-2400","割幅:240cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：240cm；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度，mm:4600","新2019112","2024-04-10",23400,"通用类","河北省",""]
[925,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","沧州佰林机械制造有限公司","青饲料收获机","4QS-2700","割幅:265cm;割台型式:悬挂双圆盘 ;","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：265cm；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4580","新2019113","2024-04-10",23400,"通用类","河北省",""]
[926,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2400","割幅:235cm;割台型式:自走圆盘式 ;","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：圆盘式；配套发动机额定功率，kw：154；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4450;轴距，mm：2650；轮胎规格：导向轮：10.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730；","新2019063","2024-04-10",31900,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[927,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200-260cm自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2200","割幅:220cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：自走式；;配套发动机额定功率，kw：154；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；割幅，mm:2200；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量，个：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通驾驶室；;轴距，mm：2600；轮胎规格：导向轮：10/.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1680;驱动轮轮距，mm:1680;","新2019285","2024-12-24",63700,"通用类","河北省",""]
[928,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","迪尔公司","青饲料收获机","9QZY-4.5(8400)","割幅:446.2cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：9225x4600x6660；\n割台的有效收获宽度（割幅）：4462mm；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n导向轮轮距：2522mm；\n驱动轮轮距：2440mm；\n轮胎规格：导向轮：620/70 R30；驱动轮：IF710/70 R42\n驾驶室型式：封闭驾驶室；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；","T202000150035","2025-03-31",129600,"通用类","美国",""]
[929,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","山东运德机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-830A","割幅:290cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：9000kg；；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7600×3050×5150；割台的有效收获宽度（割幅）：290cm；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：2050mm；驱动轮轮距：2350mm；轮胎规格：前：23.1-26，后：12.00-18；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：5150mm.","T202000150027","2025-03-31",129600,"通用类","山东省",""]
[930,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","沧州佰林机械制造有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2600","割幅:260cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式：自走式；;配套发动机额定功率，kw：154；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；割幅，mm:2600；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量，个：4；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通驾驶室；;轴距，mm：3150；轮胎规格：导向轮：10/.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1680;驱动轮轮距，mm:1680;","T202065650006","2025-04-16",129600,"通用类","河北省",""]
[931,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12A","割幅:265cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QZ-12A型自走式青饲料收获机、工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2700mmX4500mm 、 结构质量：5800kg、 配套发动机 型号规格：WP7G270E300 、 额定功率：199KW 、 额定转速：2300r/min 、 割副：2650mm 、 割台切割器型式：圆盘式、 轮距：导向轮1720mm .驱动轮1850mm 、 轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、 轴距：2730mm 、 最小离地间隙：300mm 、 驾驶室型式：普通式","T202000410087","2025-03-31",129600,"通用类","河南省",""]
[932,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机(籽粒破碎)","新疆牧神机械有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000BS","割幅:300cm;割台型式:自走圆盘式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","结构型式:自走圆盘式；配套动力kW：247；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：3000；具有籽粒破碎装置","T202000650320","2025-07-05",129600,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[933,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","180-220cm自走其他式青饲料收获机","甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司","现：自走式青饲料联合收获机(原：自走式青贮饲料联合收获机)","现：9QZL-1.8(原：4QZY-30)","割幅:180cm;割台型式:自走其他式 ;","功率：110Kw\n青贮包重量：500（玉米）kg\n工作幅宽：1800mm\n整机质量：5600kg\n外形尺寸：6550*1860*2680（运输）mm","甘农机2017084","2021-12-31",20000,"通用类","甘肃省",""]
[934,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机(籽粒破碎)","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-2910","割幅:290cm;割台型式:自走其他式 ;含籽粒破碎功能:是 ;","型号名称：4QZ-2910型请饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：9400x3210x5345（抛料筒向后）；发动机额定转速：2200r/min；割副：2900mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器形式：往复式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：8，秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距mm：1320；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮距mm：2355；驱动轮轮胎规格：460/70R24；轴距mm：3020","T201900130389","2024-12-30",129600,"通用类","河北省",""]
[935,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1m以下秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","小麦秸秆粉碎还田机","1JHX-29","作业幅宽:0.29m;","型号名称：1JHX-29小麦秸秆粉碎还田机；配套动力范围（kw）：/；配套动力输出轴转速(r/min)：/；与配套拖拉机联接方式：/；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm)：665*465*740；作业小时生产率（h㎡/h）：/；作业速度（km/h)：/；工作幅宽（cm）：29；刀轴总成传动方式：侧边皮带传送；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：3100；刀轴最大回转半径（mm）：250；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量（把）：20；折叠机构型式：/","T201913130232","2024-12-30",200,"通用类","河北省",""]
[936,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHC-135","作业幅宽:1.35m;","型号名称：1JHC-135型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:36.8-58.8；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1220×1550×910；作业小时生产率（hm2/h）:0.22-0.45；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):135；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):275；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量(把):72；折叠机构型式：/","T201900130374","2024-12-30",800,"通用类","河北省",""]
[937,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-135C","作业幅宽:1.35m;","型号名称：1JHS-135C秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:36.8-58.8；配套动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):1970×1660×950；工作小时生产率（hm2/h）:0.22-0.45；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):135；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量(根）:2;刀轴设计转速（r/min）：2450；刀轴最大回转半径:(mm):270；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装刀数(把):72；折叠机构型式：/","T201900130371","2024-12-30",800,"通用类","河北省",""]
[938,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120BX","作业幅宽:1.2m;","型号名称：1JH-120BX；型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:22-44；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):980×1400×800；作业小时生产率（hm2/h）:0.25-0.41；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):120；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):210；刀片型式：弯刀+直刀；总安装刀数(把):66；折叠机构型式：/","T201900130392","2024-12-30",800,"通用类","河北省",""]
[939,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北利宏农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-100","作业幅宽:1m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1280×1220×900mm；配套动力输出轴转速：540/720r/min；作业速度：3.0-5.0km/h；工作幅宽：100cm；刀轴最大回转半径：250mm；刀片总安装数量：42把。","鄂2019496","2024-12-29",800,"通用类","河北省",""]
[940,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m;","结构尺寸（长*宽*高）:1100*1550*875mm配套动力:33.1~36.8工作幅宽（M）:1.3结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率（Hmm/h）:0.35-0.62最小离地间隙（mm）:≥400作业前进速度（KM/h）:3-5切碎轴转速（R/min）:2120切碎机构最大回转半径（mm）:227切碎机构总安装刀数（把）:20","部20181093","2022-12-31",800,"通用类","河北省",""]
[941,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150S","作业幅宽:1.5m;","型号名称：1JH-150S型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:36.8-58.8；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1500×1830×1040；作业小时生产率（hm2/h）:0.42-0.72；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):150；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):257；刀片型式：直刀；总安装刀数(把):60；折叠机构型式：/","T201900140418","2024-12-30",1600,"通用类","河北省",""]
[942,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160S","作业幅宽:1.6m;","型号名称：1JH-160S型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:44.1-66.2；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1500×1930×1040；作业小时生产率（hm2/h）:0.45-0.77；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):160；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):257；刀片型式：直刀；总安装刀数(把):64；折叠机构型式：/","T201900130375","2024-12-30",1600,"通用类","河北省",""]
[943,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172S","作业幅宽:1.72m;","型号名称：1JH-172S型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:51.5-73.5；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1500×2060×1040；作业小时生产率（hm2/h）:0.48-0.82；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):172；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):257；刀片型式：直刀；总安装刀数(把):72；折叠机构型式：/","T201900140417","2024-12-30",1600,"通用类","河北省",""]
[944,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","型号名称：1JH-220秸秆粉碎还田机；外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2510×1050；工作幅宽(cm):220；刀轴总成传传动方式:侧边皮带传动；刀轴数量（根）:1；刀片型式：两弯一直；刀片总安装数量（把）：126；配套动力(kw）:73.5-95.6；配套动力输出轴转速（r/min)：720；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；折叠机构型式：/","T201900130350","2024-12-30",1800,"通用类","河北省",""]
[945,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHC-210","作业幅宽:2.1m;","型号名称：1JHC-210型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:73.5-95.6；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1570×2450×1230；作业小时生产率（hm2/h）:0.44-1.02；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):210；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):352；刀片型式：弯刀+锤爪；刀片总安装数量(把):弯刀：144，锤爪：8；折叠机构型式：/","T201900130373","2024-12-30",1800,"通用类","河北省",""]
[946,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-230A","作业幅宽:2.3m;","作业幅宽:2.3M;结构型式:悬挂式;配套动力:80.9~118KW，配套动力输出轴转速 ：720r/min， 与配套拖拉机联接方式 ：三点悬挂， 工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1450×2780×1070  mm 。","T202000410085","2025-03-31",1800,"通用类","河南省",""]
[947,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m;","外形尺寸：2320×1450×1100（mm），幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成刀片型式：三片刀组合式，刀轴总成总安装刀数：40把，配套动力范围：58.8～69.9（kW），配套动力输出轴转速：540、720（r/min），与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式，","苏农机（2017）第（0531）号","2021-12-31",1800,"通用类","江苏省",""]
[948,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m;","外形尺寸：2620×1450×1100（mm），幅宽：230cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成刀片型式：三片刀组合式，刀轴总成总安装刀数：46把，配套动力范围：69.9～80.9（kW），配套动力输出轴转速：540、720（r/min），与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式，","苏农机（2017）第（0532）号","2021-12-31",1800,"通用类","江苏省",""]
[949,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","新疆牧神机械有限责任公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m;","工作幅宽(mm)：2200；配套动力kW：55～95；连接形式：后三点悬挂；","T202000650321","2025-07-05",1800,"通用类","新疆维吾尔自治区",""]
[950,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHC-280","作业幅宽:2.8m;","型号名称：1JHC-280型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:88.2-110.3；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1600×3150×1260；作业小时生产率（hm2/h）:0.56-1.35；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):280；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):361.5；刀片型式：弯刀+锤爪；总安装刀数(把):216；折叠机构型式：/","T201900140420","2024-12-30",2200,"通用类","河北省",""]
[951,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHC-350","作业幅宽:3.5m;","型号名称：1JHC-350型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:110.3-147.1；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):1850×3960×1230；作业小时生产率（hm2/h）:1.05-1.75；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):350；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):340；刀片型式：弯刀+锤爪；刀片总安装数量(把):弯刀：264，锤爪：12；折叠机构型式：/","T201900130372","2024-12-30",2200,"通用类","河北省",""]
[952,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-350","作业幅宽:3.5m;","型号名称：1JHS-350秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:117.6-161.8；动力输出轴转速(r/min):760；与拖拉机连接方式:三点悬挂连接；外形尺寸:(长×宽×高mm):2280×4050×1300；工作小时生产率（hm2/h）:1-1.6；作业速度范围：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):350；传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（把）：2；刀轴设计转速（r/min）：2040；最大回转半径:(mm):390；还田刀型式：锤爪；总安装刀数(把):74；折叠机构型式：/","T201900130352","2024-12-30",2200,"通用类","河北省",""]
[953,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHC-250S","作业幅宽:2.5m;","型号名称：1JHC-250S型秸秆粉碎还田机；配套标定功率(kw）:80.8-102.9；动力输出轴转速(r/min):720；与拖拉机连接方式:三点悬挂；外形尺寸:(长×宽×高mm):2070×2840×1300；作业小时生产率（hm2/h）:0.52-1.2；作业速度：(km/s):3-5；工作幅宽(cm):250；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：2000-2400；刀轴最大回转半径:(mm):350；刀片型式：弯刀；总安装刀数(把):106；折叠机构型式：/","T201900140419","2024-12-30",2200,"通用类","河北省",""]
[954,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","开原市胜鑫农具有限公司","玉米脱粒机","5TY-88-255","生产率:10t/h;","结构型式：全喂入（双滚筒）\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5400*1850*1900mm\n整机质量：800kg\n喂入形式：机械\n滚筒类型：钉齿\n滚筒直径：Φ255mm\n滚筒长度：880mm\n滚筒转速：600-800r/min\n凹板类型：冲孔\n分离、清选型式：风机+清选筛\n筛体尺寸（长×宽）：1550*800mm\n风扇型式：离心\n风扇直径：Φ480mm\n风扇转速：800-1050r/min\n生产率（工作量）：10000-30000kg/h\n配套动力≥13kw","辽2016077","2020-12-31",2400,"非通用类","辽宁省",""]
[955,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","昆明佳亿农业机械有限公司","玉米脱粒机","5TY-620-125","生产率:10t/h;","结构型式\t/\t双滚筒\n外形尺寸（长X宽X高）\tmm\t1220X530X820\n配套动力型式\t/\t单项电机\n配套动力功率\tkW\t3\n配套动力转速\tr/min\t2800\n喂入方式\t/\t人工喂入\n滚筒数量\t个\t2\n主滚筒结构型式\t/\t螺旋杆式\n主滚筒工作直径\tmm\t125\n主滚筒工作长度\tmm\t620\n主滚筒工作转速\tr/min\t1540","T20205353078","2025-06-04",2400,"非通用类","云南省",""]
[956,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","龙江景西机械制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-95X2A","生产率:12-25（光果穗）、10-15（带皮果穗））t/h;","尺寸:5060X2700X6100(作业)6950X2700X3390(行走)配套动力:≥35KW生产率:≥20T-28T/H,配套动力:≥35KW生产率:≥12-25(光果穗）、10-15（带皮果穗）","黑2017011","2021-12-31",2400,"非通用类","黑龙江",""]
[957,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","铁岭市清河正兴机械配件制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-840-250B","生产率:15t/h;","主滚筒工作转速：600-800r/min","T20192121067","2024-10-27",2400,"非通用类","辽宁省",""]
[958,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南长威机械制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-560-95D","生产率:10t/h;","全喂入简易式，有分离清选，尺寸1050*770*700，配套动力4.0，喂入方式人工，滚筒类纹杆式，直径95mm,长度560mm，转速1710mm\t每小时≥10吨","T20205353116","2025-06-16",2400,"非通用类","云南省",""]
[959,"收获后处理机械","脱粒机械","玉米脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南广辉机械设备制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-560-100","生产率:≥10t/h;","四滚筒玉米脱粒机、生产效率≥10t/h","T20205353094","2025-06-04",2400,"非通用类","云南省",""]
[960,"收获后处理机械","脱粒机械","花生摘果机","花生摘果机,配套动力15kW及以上","河南瑞锋机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-190Z","配套动力:29.5kW;","1输送带喂入料、三个摘果辊筒、风选+花纹带选+吸风式比重筛清选；2 配套动力29.5kW；3生产量干摘≥3500kg/h；4机重2310kg；5Ⅰ辊长1060mm、Ⅱ辊长1070mm、Ⅲ辊长1900mm；6Ⅰ辊直径696mm、Ⅱ辊直径298mm、Ⅲ辊直径550mm；7外形5550×2920×3700（mm）；8破碎≤4%；9损失≤1%；10有效度≥98%；11噪声≤95%","T202041410140","2025-09-26",1400,"非通用类","河南省",""]
[961,"收获后处理机械","清选机械","风筛清选机","20-50t/h风筛清粮机(含平面筛清选机)","诸暨市穗丰粮食机械有限公司","风筛式粮食清选机","5X-20","生产率:20t/h;","清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：20t/h。","T202033330136","2025-09-29",4800,"非通用类","浙江省",""]
[962,"收获后处理机械","清选机械","风筛清选机","20-50t/h风筛清粮机(含平面筛清选机)","诸暨市穗丰粮食机械有限公司","风筛式粮食清选机","5X-30","生产率:30t/h;","清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：30t/h。","T202033330138","2025-09-29",4800,"非通用类","浙江省",""]
[963,"收获后处理机械","清选机械","重力清选机","生产率25t/h及以上重力清选机","诸暨市穗丰粮食机械有限公司","重力式粮食清选机","5XZ-26","生产率:26t/h;","清选方式：重力式；纯工作小时生产率：26t/h。","T202033330137","2025-09-29",6300,"非通用类","浙江省",""]
[964,"收获后处理机械","清选机械","复式清选机","生产率15-25t/h复式清选机","黑龙江农垦白桦清选机械有限公司","比重复式清选机","5XFZ-25","生产率:/t/h;","型号5XFZ-25比重复式清选机 结构形式：筛箱式 ，外形尺寸（mm）:5051*2235*1820,风机电机功率：5.5kW，转速：800r-min，","T20190606069","2024-12-31",4700,"非通用类","黑龙江",""]
[965,"收获后处理机械","清选机械","复式清选机","生产率25t/h及以上复式清选机","黑龙江农垦白桦清选机械有限公司","比重复式清选机","5XFZ-80","生产率:/t/h;","外形尺寸5700*2635*1960，风机电机功率11kW 风机电机转速800r/min","T20190606071","2024-12-31",6300,"非通用类","黑龙江",""]
[966,"收获后处理机械","清选机械","复式清选机","生产率25t/h及以上复式清选机","黑龙江农垦白桦清选机械有限公司","比重复式清选机","5XFZ-40","生产率:/t/h;","外形5015*2635*1960，风机电机功率：7.5kW，风机电机转速800r/min","T20190606067","2024-12-31",6300,"非通用类","黑龙江",""]
[967,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4t以下循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-1","处理型式:循环式 ;批处理量:1t;","规格型号：5H-1型批式循环谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1205*1200*2360；处理量（t/）：1；干燥速率：≥0.68%/h;干燥段高度：500；缓苏段高度：1345mm;有效容积：1.93m³；热风范围温度：0-100℃；排粮电机功率：0.025KW;提升机生产率≥1t/h;提升机电机功率：0.75KW热风机：数量：1台；型号名称：5-47-3A;转速：2900r/min;风压：730-850Pa；流量：1600-2400mˆ3/h;热风机电机功率：0.75KW；烘干机电机总功率：15.25kw；热风炉型号名称：5LS-24型热风炉；热风炉燃烧种类：生物质颗粒；热风炉引烟风机型号：Y5-47;引烟风机电机功率：0.055KW；热风炉热功率：83740KJ/h  20000kcal/h;","T201943430038","2024-09-29",4500,"通用类","湖南省",""]
[968,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-5","处理型式:循环式 ;批处理量:5t;","规格型号：5H-5型批式循环谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1860*1860*4830；处理量（t/）：5；干燥速率：0.6-1.5%/h;干燥段高度：1160；缓苏段高度：2500mm;有效容积：9.6m³；热风范围温度：0-100℃；排粮电机功率：0.55KW;提升机生产率≥5t/h;提升机电机功率：1.1KW热风机：数量：1台；型号名称：4-73-5;转速：1450r/min;风压：900Pa；流量：9000mˆ3/h;热风机电机功率：0.75KW；烘干机电机总功率：6.3kw；热风炉型号名称：5LS-120型热风炉；热风炉燃烧种类：生物质颗粒；热风炉引烟风机型号：Y5-47;引烟风机电机功率：0.25KW；热风炉热功率：432100KJ/h  103000kcal/h;","T201943430058","2024-12-19",14700,"通用类","湖南省",""]
[969,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-10A","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2070*1850*8020；批处理量(t)：10；干燥段高度(mm)：1870；缓苏段高度(mm)：4880；烘干机电机总功率(kw)：7.55；燃烧器型号名称：10A；燃烧器燃料种类：柴油；","T201943430059","2024-12-19",29500,"通用类","湖南省",""]
[970,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山东沃普农业装备科技有限公司","移动式谷物干燥机","5HYWP-8310","处理型式:循环式 ;批处理量:11t;","1、型号规格：5HYWP-8310。\n2、干燥方式：间接加热。\n3、干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 7950×2970×6130 mm。\n4、批次处理量:11t。\n5、干燥段数量/高度：1/2600 个/mm 。\n6、装机容量： 21m3。\n7、缓苏段高度：2400 mm。\n8、 热风温度范围 ：40～100℃ 。\n9、热风机数量： 1个。\n10、热风机型号名称： BND710GM。\n11、热风机转速：1470 r/min 。\n12、热风机风压：1100 Pa 。\n13、热风机流量：45000  m3/h。\n14、热风机电机功率：22 kW。\n15、热风炉型号名称：PG70 。\n16、热风炉换热器型式：套管式。\n17、热风炉热功率（输出热量）：3767267 MJ/h 。\n18、热风炉燃料种类：柴油、生物醇油、天然气。\n19、热风炉加热方式：间接加热。\n20、提升机生产率：60 t/h 。","部20170597","2021-12-31",29500,"通用类","山东省",""]
[971,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-10","处理型式:循环式 ;批处理量:10t;","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2380*2080*8638；干燥段数量/每段高度：1/750,1/1050；缓苏段数量/每段高度：7/500；冷却段高度：/；热风机型号：4-73-5.1；热风机数量：1；热风电机功率：4kW；冷却风机型号名称：/；冷却风机数量：/；冷却风机电机功率：/kW；燃烧器型号名称：BS15；燃烧器型式：立式；燃烧器燃料种类：柴油；喷(点)火头数量：1；鼓风机功率：xxx；排粮电机功率：0.55kw；安全装置(根据机型选择填写)：热继电器、风压开关、定时开关、燃烧机熄火(电眼)、控制保险丝、异常过热","湘20161230086","2020-12-31",29500,"通用类","湖南省",""]
[972,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-15","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2380*2080*11135；干燥段数量/每段高度：3/5001/800；缓苏段数量/每段高度：11/500；冷却段高度：/；热风机型号：4-73-5.1；热风机数量：1；热风电机功率：4kW；冷却风机型号名称：/；冷却风机数量：/；冷却风机电机功率：/kW；燃烧器型号名称：BS15；燃烧器型式：立式；燃烧器燃料种类：柴油；喷(点)火头数量：1；鼓风机功率：xxx；排粮电机功率：0.55；安全装置(根据机型选择填写)：热继电器、风压开关、定时开关、燃烧机熄火(电眼)、控制保险丝、异常过热","湘20161230084","2020-12-31",29500,"通用类","湖南省",""]
[973,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江正理生能科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-15H","处理型式:循环式 ;批处理量:15t;","烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2230×2100×9000；批处理量：15t；有效容积：27.5 m3；CYE2-112m-4离心式通风机 1台；DRP165D/01空气源热泵烘干机 1台；结构形式:循环式。","GZNJ/TJ 2019-363","2024-12-08",29500,"通用类","浙江省",""]
[974,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","郑州富裕达机械设备有限公司","谷物干燥机","5HX-60","处理型式:循环式 ;批处理量:大于等于20t;","处理形式：循环式；批处理量：大于等于20吨","GZNJ/TJ 2017-137","2021-12-31",34600,"通用类","河南省",""]
[975,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-20","处理型式:循环式 ;批处理量:20t;","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2980*2380*11165；干燥段数量/每段高度：4/500；缓苏段数量/每段高度：10/500;1/300；冷却段高度：/；热风机型号：4-73-6A；热风机数量：1；热风电机功率：4kW；冷却风机型号名称：/；冷却风机数量：/；冷却风机电机功率：/kW；燃烧器型号名称：BS25；燃烧器型式：立式；燃烧器燃料种类：柴油；喷(点)火头数量：1；鼓风机功率：/；排粮电机功率：0.75kw；安全装置(根据机型选择填写)：热继电器、风压开关、定时开关、燃烧机熄火(电眼)、控制保险丝、异常过热","湘20161230085","2020-12-31",34600,"通用类","湖南省",""]
[976,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州富裕达机械设备有限公司","谷物干燥机","5HX-150","处理型式:循环式 ;批处理量:>=65t;","形式：循环式；批处理量：大于等于65吨","GZNJ/TJ 2017-138","2021-12-31",62800,"通用类","河南省",""]
[977,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","开封市汴丰农业机械有限公司","谷物烘干机","5H-32A","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","结构型式 ： 批式循环式 ；干燥方式：间接加热 ；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm：3600×3600×8500； 批处理量 t：32 ；烘干机电机总功率 kW ：15.75","鄂2020142","2025-09-29",62800,"通用类","河南省",""]
[978,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-34","处理型式:循环式 ;批处理量:34t;","批处理量(T):34；批式循环式；电机总功率(KW):17.22；结构形式：循环式；外形尺寸(长*宽*高):4814*5252*13920mm","2018TJ149","2022-12-31",62800,"通用类","安徽省",""]
[979,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-30B","处理型式:循环式 ;批处理量:30t;","5HDL-30B型批式循环谷物干燥机：结构形式：角状盒干燥型、循环式，干燥方式：间接加热，批处理量：30.0t，有效容积：54.0m3，烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：3000*2260*10957。","T202000340213","2025-07-05",62800,"通用类","安徽省",""]
[980,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-32A","处理型式:循环式 ;批处理量:32t;","规格型号：5H-32A；干燥方式：间接加热；干燥机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4080*2380*9550；处理量（t/）：≥32；干燥速率：0.2-0.8%/h;干燥段数量/高度：3/500、1/120(个/mm)；装机容量：58.4mˆ3;缓苏段高度：5880mm;热风范围温度：60-75℃；热风机：数量：1台；型号名称：4-68-7.3A型离心式通风机;转速：1450r/min;风压：1167-1710Pa；流量：18700-24000mˆ3/h;电机功率：11KW；热风炉/燃烧器等：型号名称：5LS-360生物质成型燃料热风炉；炉排型式：固定式，换热器型式：列管式；引烟风机型号：Y5-47;引烟风机转速：2800r/min;引烟风机流量：660mˆ3/h；引烟风机电机功率：0.55KW；热功率：1200000KJ/h;燃料种类：生物质颗粒；加热方式：间接式；排粮电机功率：1.5KW;提升机生产率：30t/h;提升机电机功率：2.2KW","湘20180305003","2022-12-31",62800,"通用类","湖南省",""]
[981,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-25(TZH-500)","处理型式:连续式 ;处理量:500t/d;","型号规格:5HT-25(TZH-500)；干燥方式:间接加热；干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:7500×6900×25560；处理量t/d:50010%≤降水幅度≤15%6005%≤降水幅度<10%；t/h:20.810%≤降水幅度≤15%25.05%≤降水幅度<10%；降水幅度%:5~15；加热方式:间接换热式；燃料种类:煤；结构型式:连续式；整机质量kg:55000；燃烧机点火方式:人工；燃料消耗量:kg/h:1025；电机总功率kw:381.45.","辽2017041","2021-12-31",106900,"通用类","辽宁省",""]
[982,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-10","处理型式:连续式 ;处理量:200t/d;","型号名称\t/\t5HT-10粮食干燥机\n结构型式\t/\t连续式\n干燥方式\t/\t间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3300×3500×17500\n处理量\tt/d\t   200    10%≤降水幅度≤15%\n300    5%≤降水幅度＜10%\n降水幅度，%\t\t5%~15%\n干燥段数量\t个\t2\n缓苏段数量\t个\t1\n冷却段高度\tmm\t2000\n烘干机净容积\tm³\t90\n热风温度范围\t℃\t110℃~140℃\n1号热风机型号名称\t/\t4-72-12C离心通风机\n1号热风机风压\tPa\t1859\n1号热风机流量\tm³/h\t63953\n1号热风机电机功率\tkW\t55\n冷却风机型号名称\t/\t4-72-8C离心通风机\n冷却风机电机功率\tkW\t11\n排粮电机功率\tkW\t1.5\n烘干机电机总功率\tkW\t123.3\n热风炉型号名称/燃料种类\t/\tWRF-Ⅲ4燃煤热风炉/煤\n热风炉热功率（输出热量）\tkJ/h（Kcal/h）\t10032000kJ/h\n2400000Kcal/h\n热风炉引烟风机型号名称\t/\tY5-48-6.3C锅炉引风机\n热风炉引烟风机电机功率\tkW\t22","T201900210147","2024-11-28",106900,"通用类","辽宁省",""]
[983,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-15","处理型式:连续式 ;处理量:300t/d;","型号名称\t/\t5HT-15粮食干燥机\n结构型式\t/\t连续式\n干燥方式\t/\t间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t6400×3500×19870\n处理量\tt/d\t300    10%≤降水幅度≤15%\n560     5%≤降水幅度＜10%\n降水幅度，%\t\t5%~15%\n干燥段数量\t个\t2\n缓苏段数量\t个\t1\n冷却段高度\tmm\t1896\n烘干机净容积\tm³\t167\n热风温度范围\t℃\t110℃~140℃\n1号热风机型号名称\t/\tY4-73No11D通风机\n1号热风机风压\tPa\t2463\n1号热风机流量\tm³/h\t47427\n1号热风机电机功率\tkW\t55\n2号热风机型号名称\t/\tY4-73No10D通风机\n2号热风机风压\tPa\t2011\n2号热风机流量\tm³/h\t39926\n2号热风机电机功率\tkW\t37\n冷却风机型号名称\t/\t4-72No10C通风机\n冷却风机电机功率\tkW\t15\n排粮电机功率\tkW\t1.5\n烘干机电机总功率\tkW\t184.3\n热风炉型号名称/燃料种类\t/\tWRF-Ⅲ6燃煤热风炉/煤\n热风炉热功率（输出热量）\tkJ/h（Kcal/h）\t15048000kJ/h\n3600000Kcal/h\n热风炉引烟风机型号名称\t/\tY5-48No8C通风机\n热风炉引烟风机电机功率\tkW\t30","T201900210148","2024-11-28",106900,"通用类","辽宁省",""]
[984,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-5","处理型式:连续式 ;处理量:100t/d;","型号名称\t/\t5HT-5粮食干燥机\n结构型式\t/\t连续式\n干燥方式\t/\t间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3300×2500×12265\n处理量\tt/d\t   100    10%≤降水幅度≤15%\n170     5%≤降水幅度＜10%\n降水幅度，%\t\t5%~15%\n干燥段数量\t个\t1\n缓苏段数量\t个\t无\n冷却段高度\tmm\t1800\n烘干机净容积\tm³\t37\n热风温度范围\t℃\t110℃~140℃\n1号热风机型号名称\t/\tY4-73-9C通风机\n1号热风机风压\tPa\t2000\n1号热风机流量\tm³/h\t35000\n1号热风机电机功率\tkW\t30\n冷却风机型号名称\t/\t4-72-6A通风机\n冷却风机电机功率\tkW\t4\n排粮电机功率\tkW\t1.5\n烘干机电机总功率\tkW\t59.8\n热风炉型号名称/燃料种类\t/\tWRF-Ⅲ2燃煤热风炉/煤\n热风炉热功率（输出热量）\tkJ/h（Kcal/h）\t5016000kJ/h\n1200000Kcal/h\n热风炉引烟风机型号名称\t/\tY5-48-5C通风机\n热风炉引烟风机电机功率\tkW\t11","T201900210146","2024-11-28",106900,"通用类","辽宁省",""]
[985,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-5","处理型式:连续式 ;处理量:120t/d;","结构尺寸（㎜）：2000×2500×13200；整机质量（㎏）：12000；结构型式：固定式；处理量（t/h）：5；装机溶积（㎥）：60；电机总功率（kW）：56.2；热风机型号：Y4-68-9C；热风炉型号：RFL2.1-180；燃烧机型式：机烧热风炉；燃烧机点火方式：采用人工方式，点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧，使机具运行；燃料：秸秆类农作物、煤炭 处理方式：连续式；结构形式：固定式；连续式处理量（t/d)：120","辽2017075","2021-12-31",106900,"通用类","辽宁省",""]
[986,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-7.5","处理型式:连续式 ;处理量:180t/d;","结构尺寸（㎜）：3000×3000×11570；整机质量（㎏）：16000；结构型式：固定式；处理量（t/h）：7.5；装机溶积（㎥）：80；电机总功率（kW）：81.25；热风机型号：G4-73№9D；热风炉型号：RFL2.1-180；燃烧机型式：机烧热风炉；燃烧机点火方式：采用人工方式，点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧，使机具运行；燃料：秸秆类农作物、煤炭 处理方式：连续式；结构形式：固定式；连续式处理量（t/d)：180","T201900060318","2024-12-30",106900,"通用类","辽宁省",""]
[987,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-10","处理型式:连续式 ;处理量:240t/d;","结构尺寸（mm）：3000×3000×18800；整机质量（kg）：26000；结构型式：固定式；处理量（t/h）：10；装机溶积（㎥）：110；电机总功率（kW）：106.25；热风机型号：G4-73№9D×2台；热风炉型号：RFL2.8-240；燃烧机型式：机烧热风炉；燃烧机点火方式：采用人工方式，点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧，使机具运行；燃料：秸秆类农作物、煤炭 处理方式：连续式；结构形式：固定式；连续式处理量（t/d)：240","T201900060319","2024-12-30",106900,"通用类","辽宁省",""]
[988,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-15","处理型式:连续式 ;处理量:360t/d;","结构尺寸（mm）：3000×3500×20600；整机质量（kg）：32000；结构型式：固定式；处理量（t/h）：15；装机溶积（㎥）：150；电机总功率（kW）：143.25；热风机型号：Y4-73№10D、Y4-73№09D；热风炉型号：RFL4.2-360；燃烧机型式：机烧热风炉；燃烧机点火方式：采用人工方式，点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧，使机具运行；燃料：秸秆类农作物、煤炭 处理方式：连续式；结构形式：固定式；连续式处理量（t/d)：360","T201900060320","2024-12-30",106900,"通用类","辽宁省",""]
[989,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司","粮食干燥机","SNH-25","处理型式:连续式 ;处理量:600t/d;","结构尺寸（mm）：4000×3500×19580；整机质量（kg）：52000；结构型式：固定式；处理量（t/h）：25；装机溶积（㎥）：260；电机总功率（kW）：237.5；热风机型号：Y4-73№11D、Y4-73№10D、Y4-73№09D；热风炉型号：RFL7-600；燃烧机型式：机烧热风炉；燃烧机点火方式：采用人工方式，点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧，使机具运行；燃料：秸秆类农作物、煤炭 处理方式：连续式；结构形式：固定式；连续式处理量（t/d)：600","T201900060317","2024-12-30",106900,"通用类","辽宁省",""]
[990,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市铁明粮食机械有限公司","粮食干燥机","HGT-200T","处理型式:连续式 ;处理量:≥200t/d;","干燥方式：间接加热，降水幅度5~15，热风机型号：Y4-73-9C  2台，冷风机型号：4-72-6C,干燥机外形尺寸：3200×3200×19000  燃料：煤","辽2017042","2021-12-31",106900,"通用类","辽宁省",""]
[991,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯尔烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSH-150","处理型式:连续式 ;处理量:150t/d;","2600×2000×17800   \n结构型式:连续式（间接加热）\n处理量：150t/d;\n电机总功率：73.8KW\n1号热风机型号：Y4-73№9D  \n2号热风机型号：Y4-73№9D  \n冷却风机型号：4-72-№6C\n燃烧机型式：热风炉\n燃烧机点火方式：人工\n燃料：煤","T20202121010","2025-06-22",106900,"通用类","辽宁省",""]
[992,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","三明市鸿达智能农业设备有限公司","电能果蔬烘干机","5HGD-1-X","处理型式:整体脱水 ;容积:1m³;","1.烘干室容积:1M3,整体脱水；2.结构形式:箱体式；3.外形尺寸(长×宽×高):1545×900×1915(MM)；4.冷/热循环风机(数量):1个；5.冷/热循环风机(电机功率):0.35KW；6.供热方式(类型):电加热.","GZNJ/TJ 2018-199","2023-12-31",1100,"非通用类","福建省",""]
[993,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","三明市同硕机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-3-RL","处理型式:整体脱水 ;容积:3m³;","1、烘干室容积：3m³，整体脱水；2、外型尺寸(mm):2580×1220×2600；3、干燥室尺寸(mm):830×1060×2150×2个；4、处理量(kg/h):8(萝卜)；5、装机总容量(kw):2.4；6、加热方式:间接；7、燃烧室尺寸(mm):1060×810×2050；8、燃料种类:生物质颗粒；9、排潮口型式:百叶窗。","黑垦鉴2016089","2020-12-31",1100,"非通用类","福建省",""]
[994,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","江苏农兴家智能科技有限公司","智能果蔬烘干机","5HG-0.5R","处理型式:整体脱水 ;容积:0.5m³;","烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵；温湿控制方式：自动；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：980×980×1300 ；烘干室内部（长×宽×高）mm： 上口直径 980×下口直径500×高865 (烘桶) ；风机功率kW:0.22 ；有效干燥体积：0.5m³；总功率kW：2.7，其中：电辅热功率kW：1.5；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202062620086","2025-08-20",1100,"非通用类","江苏省",""]
[995,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)","江苏农兴家智能科技有限公司","智能果蔬烘干机","5HG-0.3R","处理型式:整体脱水 ;容积:0.3m³;","烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵；温湿控制方式：自动；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：910×910×1200 ；烘干室内部（长×宽×高）mm： 上口直径 910×下口直径510×高750 (烘桶) ；风机功率kW:0.22 ；有效干燥体积：0.3m³；总功率kW：2.7，其中：电辅热功率kW：1.5；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202062620085","2025-08-20",1100,"非通用类","江苏省",""]
[996,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","安徽霍山博伟机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-10","处理型式:整体脱水 ;容积:11.04m³;","有效干燥体积：11.04m3；结构型式：批式。","2019TJ272","2023-12-31",4800,"非通用类","安徽省",""]
[997,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","三明市同硕机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-6.2-RL","处理型式:整体脱水 ;容积:6.2m³;","1、烘干室容积:6.2m³,整体脱水；2、外型尺寸(长×宽×高mm):3060×1830×2590；3、整机质量(kg):720；4、处理量(kg/批):650(笋)；5、装机总容量(kw):3.2；6、风机数量(台):2；7、供热方式:间接加热；8、燃料种类:煤、生物质；9、控制方式:自动控制。","黑垦鉴2016021","2020-12-31",4800,"非通用类","福建省",""]
[998,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水)","昆明帝沃机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-9","处理型式:整体脱水 ;容积:9m³;","烘干室容积：9m³，整机功率≥0.6kw，总换热面积≥2.0㎡。","滇2016203","2020-12-31",4800,"非通用类","云南省",""]
[999,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","安徽霍山博伟机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-16","处理型式:整体脱水 ;容积:16.52m³;","有效干燥体积：16.52m3；结构型式：批式。","2019TJ273","2023-12-31",9300,"非通用类","安徽省",""]
[1000,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","昆明帝沃机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-32","处理型式:整体脱水 ;容积:32m³;","烘干室容积：32m³，整机功率≥0.75kw，总换热面积≥4.1㎡。","滇2018024","2022-12-31",9300,"非通用类","云南省",""]
[1001,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","昆明帝沃机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-41","处理型式:整体脱水 ;容积:41m³;","烘干室容积：41m³，整机功率≥1.1kw，总换热面积≥4.7㎡。","滇2019044","2023-12-31",9300,"非通用类","云南省",""]
[1002,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","昆明帝沃机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-65","处理型式:整体脱水 ;容积:65m³;","烘干室容积：65m³，整机功率：≥1.6kw，总换热面积≥5.2㎡。","滇2016205","2020-12-31",9300,"非通用类","云南省",""]
[1003,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","昆明帝沃机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-40","处理型式:整体脱水 ;容积:40m³;","烘干室容积：40m³，整机功率≥0.8kw，总换热面积≥2.2㎡。","滇2016204","2020-12-31",9300,"非通用类","云南省",""]
[1004,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州智联自动化设备有限公司","果蔬烘干机","5HRG-52/165","处理型式:整体脱水 ;容积:52m³;","1型号名称 5HRG-52/165 型果蔬烘干机\n2外形尺寸（长×宽×高）8480×4340×2465m \n3烘干室有效容积 52m3 \n4 烘干室结构形式 箱体式 \n5 物料盘架数量\t 10个 \n6物料盘架上架物料盘数量\t 640个 \n7总摊料面积\t165m2 \n8气流循环方式 平移式 \n9热风炉\t型号// 供热能力\tkJ/h/ 数量个/ 安装位置/\t\n10热 泵\t型号/PAXRW 120 S-U-PS 额定输入功率 10.2kW 额定制热量36W 数量1个\n11循环风机功率 2.2kW 供风量20500～13000m3/h 数量1个 \n12排湿风机功率\tkW/ 供风量m3/h\t/ 数量\t个/ \n13温湿度控制设备控制方式 自动","新2019078","2024-04-10",9300,"非通用类","河南省",""]
[1005,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州智联自动化设备有限公司","果蔬烘干机","5HSG-75/198","处理型式:整体脱水 ;容积:75m³;","1型号名称 5HSG-75/198型果蔬烘干机 \n2外形尺寸（长×宽×高）\t9950×3200×3575m \n3烘干室有效容积\t375m \n4烘干室结构形式\t 箱体式 \n5物料盘架数量\t12个 \n6物料盘架上架物料盘数量\t768个 \n7总摊料面积 198m2 \n8气流循环方式 上下循环式 \n9热风炉\t型号/ZL-10 供热能力 320000 kJ/h 数量1个 安装位置 后方\n10热源\t/生物质\n11热 泵\t型号// 额定输入功率kW/ 额定制热量W/ 数量个/ \n12循环风机功率\t2.2kW 供风量\t21800～15000m3/h 数量 1个 \n13排湿风机功率\tkW/ 供风量m3/h\t/ 数量\t个/ \n14温湿度控制设备控制方式 自动","新2019076","2024-04-10",9300,"非通用类","河南省",""]
[1006,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州智联自动化设备有限公司","智能果蔬烘干设备","5HRG-30/100","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","1型号名称 5HRG-30/100型果蔬烘干机 \n2外形尺寸（长×宽×高）\t5700×3300×2475m\t\n3烘干室有效容积\t30m3 \n4烘干室结构形式\t箱体式 \n5物料盘架数量\t6个\n6物料盘架上架物料盘数量\t384个 \n7总摊料面积 100m2 \n8气流循环方式\t平移式 \n9热风炉\t型号// 供热能力\tkJ/h/ 数量个/ 安装位置/\t/ \n10热 泵\t型号 PAXRW 060 S-PS 额定输入功率 4.8kW\t 额定制热量 18KW 数量\t1个\n11循环风机 功率0.75 kW\t 供风量9000～6000m3/h\t数量\t1个\t\n12排湿风机 功率\tkW/ 供风量m3/h\t/ 数量个/ \n13温湿度控制设备控制方式 自动","新2019079","2024-04-10",9300,"非通用类","河南省",""]
[1007,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","郑州智联自动化设备有限公司","果蔬烘干机","5HRG-75/198","处理型式:整体脱水 ;容积:75m³;","1型号名称 5HRG-75/198型 果蔬烘干机 \n2外形尺寸（长×宽×高）10250×3200×3575m \n3烘干室有效容积\t75m3\n4烘干室结构形式\t箱体式 \n5物料盘架数量\t12个 \n6物料盘架上架物料盘数量 768个 \n7总摊料面积 198m2 \n8气流循环方式 上下循环式 \n9热风炉\t型号// 供热能力kJ/h\t/ 数量\t个/ 安装位置// \n10热 泵\t型号/PAXRW 120S-U-PS 额定输入功率 10.2kW 额定制热量36W 数量1个 \n11循环风机 功率\t2.2kW 供风量 20500～13000m3/h\t 数量1个 \n12排湿风机 功率\tkW/ 供风量m3/h\t/ 数量\t个/ \n13温湿度控制设备控制方式 自动","新2019077","2024-04-10",9300,"非通用类","河南省",""]
[1008,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东奥伯特节能设备有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","5HG-52","处理型式:整体脱水 ;容积:52m³;","烘干室容积，52m3，整体脱水，空气能热泵","GZNJ/TJ 2018-079","2022-12-31",9300,"非通用类","广东省",""]
[1009,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东奥伯特节能设备有限公司","空气能热泵果蔬烘干机","5HG-30R","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","烘干室容积，30m3，整体脱水，空气能热泵","GZNJ/TJ 2018-078","2022-12-31",9300,"非通用类","广东省",""]
[1010,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","浙江正理生能科技有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-51K","处理型式:整体脱水 ;容积:51m³;","ZW79KSE-TFP-522  数量：2台     苏州英华特涡旋技术有限公司  制热量：16.88kW ;功率4.16kW  ；COP：4.04\n1.\t外形尺寸（长×宽×高）：（9800×4100×2600）±5% mm\n2.\t冷/热循环风机数量：9个\n3.\t制冷剂充值量：R413a  2*4.2kg\n4.\t冷/热循环风机功率：0.75 kW\n5.\t排湿风机数量：2个\n6.\t排湿风机功率：0.25 kW\n7.\t烘干室容积51±5% m3\n8.\t干燥能力≥10 kg/h\n9.\t干燥不均匀度≤10%\n10.\t耗电率≤1.5 kW•h/kg\n11.供热方式：空气源热泵除湿一体机","GZNJ/TJ 2018-257","2023-12-31",9300,"非通用类","浙江省",""]
[1011,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","浙江正理生能科技有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-30K","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","1.\t外形尺寸（长×宽×高）：（7250×3100×2600）±5% mm\n2.\t冷/热循环风机数量：6个\n3.\t冷/热循环风机功率：0.75 kW\n4.\t排湿风机数量：1个\n5.\t排湿风机功率：0.25 kW\n6.\t烘干室容积30±5% m3\n7.\t干燥能力≥10 kg/h\n8.\t干燥不均匀度≤10%\n9.\t耗电率≤1.5 kW•h/kg","GZNJ/TJ 2018-256","2023-12-31",9300,"非通用类","浙江省",""]
[1012,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","杭州真心热能电器有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-30K","处理型式:整体脱水 ;容积:30m³;","项目                       设计值                 核测值 \n规格型号                  5HG-30K               5HG-30K \n结构型式                 密封箱体式             密封箱体式 \n外形尺寸（mm） （7800×2800×3000）±5%     7912×2812×3011 \n冷热循环风机数量（个）       5                      5 \n冷热循环风机电机功率（kW） 0.75                   0.75 \n排湿风机数量（个）           1                      1 \n排湿风机电机功率（kW）     0.25                   0.25 \n供热方式型号           DKWHG-36II-G          DKWHG-36II-G \n供热方式类型              空气源热泵             空气源热泵 \n供热方式数量 (个)             1                      1 \n烘干方式                  整体脱水               整体脱水\n烘干室容积（m³）          30±5%                    29","GZNJ/TJ 2019-220","2023-12-31",9300,"非通用类","浙江省",""]
[1013,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","三明市同硕机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HGS-16-RL","处理型式:整体脱水 ;容积:16m³;","1、烘干室容积16m³,整体脱水；2、外型尺寸(mm):3900×3100×2800；3、干燥室尺寸(mm):3460×1120×2340×2个；4、处理量(kg/h):46(萝卜)；5、装机总容量(kw):6.7；6、加热方式:间接；7、燃烧室尺寸(mm):3460×860×2240；8、燃料种类:生物质颗粒；9、排潮口型式:百叶窗；","黑垦鉴2016090","2020-12-31",9300,"非通用类","福建省",""]
[1014,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)","广东碧朗节能设备有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-21R","处理型式:整体脱水 ;容积:21m³;","烘干室容积：21±5% m³，外型尺寸（长×宽×高）：（6200×3100×2500）±5% mm，辅助电加热功率（热泵电辅热）6 kW，装机功率14.33kW(含热泵功率、辅热功率、循环风机功率)；冷/热循环风机2个，功率1.1kW/个；排湿风机1个，功率0.18kW；","GZNJ/TJ 2019-113","2023-12-31",9300,"非通用类","广东省",""]
[1015,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒直径:40cm;","结构型式：滚筒式；滚筒直径：40cm。","T202033330029","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[1016,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm;","结构型式：滚筒式；滚筒直径：50cm。","T202033330030","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[1017,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40-60cm杀青机","衢州市绿峰工贸有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm;","结构型式：滚筒式；热源形式：电；滚筒外径: 500（mm）；滚筒内部直段长度:2500（mm）；滚筒转速：30（r/min）；电加热功率：40.5（kw）；运转电机功率: 0.75（kw）。","T202033330041","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[1018,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-150C","滚筒直径:150cm;","滚筒直径：150cm；电机功率：2.7kw；外形尺寸(长*宽*高)：2765*1774*2263mm  ；滚筒外径：φ1500mm；筒体内部直段长度：1515mm；筒体转速：16r/min ；台时产量：150～250kg；机具重量：1.3吨。","江西省2020第025号","2025-07-12",2400,"非通用类","江西省",""]
[1019,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-130CF","滚筒直径:130cm;","滚筒直径：130cm；电机功率：2.1kw；外形尺寸(长*宽*高)：6300*1450*1640mm  ；滚筒外径：φ1300mm；筒体内部直段长度：5638mm；筒体转速：24r/min ；台时产量：300～600kg；机具重量：1721kg。","江西省2020第026号","2025-07-12",2400,"非通用类","江西省",""]
[1020,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110CF","滚筒直径:110cm;","滚筒直径：110cm；电机功率：1.53kw；外形尺寸(长*宽*高)：6200*1300*1460mm  ；滚筒外径：φ1100mm；筒体内部直段长度：5500mm；筒体转速：20～30r/min ；台时产量：250～500kg；机具重量：1330kg。","江西省2020第027号","2025-07-12",2400,"非通用类","江西省",""]
[1021,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-150CF","滚筒直径:150cm;","滚筒直径：150cm；电机功率：2.7kw；外形尺寸(长*宽*高)：2735*1500*1750mm  ；滚筒外径：φ1500mm；筒体内部直段长度：1515mm；筒体转速：16r/min ；台时产量：150～250kg；机具重量：672kg。","江西省2020第028号","2025-07-12",2400,"非通用类","江西省",""]
[1022,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110D","滚筒直径:110cm;","结构型式：滚筒式；热源型式：电加热；滚筒外径：φ1100mm；滚筒内部直段长度：6530mm；滚筒转速：20-29r/min；电加热功率（电加热适用）：183kW；运转电机功率：5.5kW","T202051510070","2025-10-08",2400,"非通用类","四川省",""]
[1023,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-100D","滚筒直径:100cm;","结构型式：滚筒式；热源型式：电加热；滚筒外径：φ1000mm；滚筒内部直段长度：6030mm；滚筒转速：20-38r/min；电加热功率（电加热适用）：171kW；运转电机功率：2.2kW","T202051510069","2025-10-08",2400,"非通用类","四川省",""]
[1024,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-110Q","滚筒直径:110cm;","结构型式：滚筒式；热源型式：柴煤式；滚筒外径：φ1100mm；滚筒内部直段长度：6530mm；滚筒转速：20-29r/min；运转电机功率：4.0kW","T202051510015","2025-05-13",2400,"非通用类","四川省",""]
[1025,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm;","结构型式：滚筒式；滚筒直径：60cm.","T202033330031","2025-08-02",2400,"非通用类","浙江省",""]
[1026,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","衢州进强茶机有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80D","滚筒直径:80cm;","结构形式：滚筒式；滚筒直径：80cm。","T202033330032","2025-08-02",2400,"非通用类","浙江省",""]
[1027,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","衢州进强茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-30","揉筒直径:30cm;","结构型式：盘式；揉桶直径：30cm。","T202033330036","2025-08-02",840,"非通用类","浙江省",""]
[1028,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35cm以下揉捻机","湖南省小黄牛农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-27","揉筒直径:27cm;","1、结构形式：盘式\n2、传动形式：皮带传动\n3、加压形式:单柱丝杆式加压\n4、控制方式：人工控制\n5、揉桶直径（mm）：270\n6、揉桶高度（mm）:200\n7、肉盘内径（mm）：420\n8、棱骨数量（根）：内棱骨4、外棱骨12\n9、配套动力：电机\n10、标定功率（kW）：0.56\n11、揉桶回转转速（r/min）：60","T202043430097","2025-08-06",840,"非通用类","湖南省",""]
[1029,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉筒直径:35cm;","结构型式：盘式；揉桶直径：35cm。","T202033330024","2025-08-02",1100,"非通用类","安徽省",""]
[1030,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-45","揉筒直径:45cm;","结构型式：盘式；揉桶直径：45cm。","T202033330025","2025-08-02",1100,"非通用类","安徽省",""]
[1031,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35-50cm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm;","结构型式：盘式；揉桶直径：40cm。","T202033330027","2025-08-02",1100,"非通用类","安徽省",""]
[1032,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50-60cm揉捻机","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm;","结构型式：盘式；揉桶直径：55cm。","T202033330026","2025-08-02",1700,"非通用类","安徽省",""]
[1033,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)","衢州市民茶茶机有限公司","茶叶揉捻机","6CR-65","揉筒直径:65cm;","结构型式：盘式；揉桶直径：65cm。","T202033330028","2025-08-02",3200,"非通用类","安徽省",""]
[1034,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州民盛机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-10001","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机","T202033330019","2025-08-02",590,"非通用类","浙江省",""]
[1035,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)","嵊州民盛机械有限公司","扁形茶炒制机","6CCB-9001","非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机):是 ;","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机","T202033330020","2025-08-02",590,"非通用类","浙江省",""]
[1036,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-78ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","全自动控制作业；1—2锅（槽）","T202033330015","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[1037,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-90ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","全自动控制作业；1—2锅（槽）","T202033330016","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[1038,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-100ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","全自动控制作业；1—2锅（槽）","T202033330017","2025-08-02",1600,"非通用类","浙江省",""]
[1039,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机","嵊州民盛机械有限公司","智能全自动扁形茶炒制机","6CCB-903ZD","全自动控制作业:是 ;锅(槽):1个;","全自动控制作业；3—4锅（槽）","T202033330018","2025-08-02",3200,"非通用类","浙江省",""]
[1040,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机","广州市冠盈科技有限公司","茶叶烘焙机","6CH-2","百叶式茶叶烘干机:是 ;烘干面积:2.08㎡;","参数：直径530*70*10（个） 筛盘电压：220V 功率：2800W","T202044440007","2025-02-13",860,"非通用类","广东省",""]
[1041,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","安徽霍山博伟机械制造有限公司","茶叶连续烘干机","6CHW-10A","烘干面积:10㎡;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构形式：连续式；有效干燥(摊叶)面积：10m²。","2018TJ414","2022-12-31",9000,"非通用类","安徽省",""]
[1042,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒（烘）干机","烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","衢州进强茶机有限公司","茶叶连续烘干机","6CHZ-30","烘干面积:30㎡;连续自动式茶叶烘干机:是 ;","结构型式：自动连续链条烘板式；烘干面积：30㎡。","T202033330037","2025-08-02",9000,"非通用类","浙江省",""]
[1043,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶筛选机","其他茶叶筛选机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶抖筛机","6CDB-330","其他茶叶筛选机:是 ;","筛选方式：摆杆式；外形尺寸：4400mm×1200mm×1200mm；最上层筛网有效筛分面积：3.3㎡；配套功率:1.5kW；筛网层数:1层","T202051510041","2025-08-02",360,"非通用类","四川省",""]
[1044,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶筛选机","其他茶叶筛选机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶抖筛机","6CDB-480A","其他茶叶筛选机:是 ;","筛选方式：摆杆式；外形尺寸：8100mm×1300mm×1300mm；最上层筛网有效筛分面积：4.8㎡；配套功率:2.2kW；筛网层数:2层","T202051510048","2025-08-02",360,"非通用类","四川省",""]
[1045,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积0.5-1m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1160D","锅槽面积:0.56m²;茶叶理条机:是 ;","结构型式：间歇式；锅槽面积：0.56m²。","T202033330033","2025-08-02",1500,"非通用类","浙江省",""]
[1046,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积1-2.5m²茶叶理条机","峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司","茶叶理条机","6CL-580","锅槽面积:1.232m²;茶叶理条机:是 ;","型号名称:6CL-580茶叶理条机；结构形式:锅槽式；作业型式:间歇式；加热形式:电加热；加热功率:24kW；下料方式:人工下料；往复运转电机功率:1.1-1.5kW；槽锅面积:1.232m2；锅槽长度:800mm；槽锅槽数:5槽；往复运转频次:80-220次/min(可调)；外形尺寸:长2570mm×宽1230mm×高1000mm","T202051510035","2025-07-01",2800,"非通用类","四川省",""]
[1047,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积1-2.5m²茶叶理条机","浙江特益机械有限公司","多用机","6CMD-80/12","锅槽面积:1.12m²;茶叶理条机:是 ;","作业形式：间歇式；加热形式：气加热；往复运转电机功率（kW）:0.75；槽锅面积(㎡):1.12；槽锅长度（mm):800；槽锅槽数:12；槽锅锅体尺寸（长×宽mm）:1396×835；往复运转频次(次/min):95～198","T201933330141","2025-03-30",2800,"非通用类","浙江省",""]
[1048,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积1-2.5m²茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-1880D","锅槽面积:1.2m²;茶叶理条机:是 ;","结构型式：间歇式；锅槽面积：1.2m²。","T202033330035","2025-08-02",2800,"非通用类","浙江省",""]
[1049,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积2.5m²及以上茶叶理条机","安徽霍山博伟机械制造有限公司","茶叶理条机","6CL-12230X","锅槽面积:2.94m²;茶叶理条机:是 ;","结构形式：连续式；锅槽面积：2.94m²。","2018TJ412","2022-12-31",2800,"非通用类","安徽省",""]
[1050,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积2.5m²及以上茶叶理条机","安徽霍山博伟机械制造有限公司","茶叶理条机","6CL-14230X","锅槽面积:3.29m²;茶叶理条机:是 ;","结构形式：连续式；锅槽面积：3.29m²。","2018TJ413","2022-12-31",2800,"非通用类","安徽省",""]
[1051,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积2.5m²及以上茶叶理条机","安徽霍山博伟机械制造有限公司","茶叶理条机","6CL-14250X","锅槽面积:3.5m²;茶叶理条机:是 ;","结构形式：连续式；锅槽面积：3.5m²。","2019TJ334","2023-12-31",2800,"非通用类","安徽省",""]
[1052,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积2.5m²及以上茶叶理条机","安徽霍山博伟机械制造有限公司","茶叶理条机","6CL-12280X","锅槽面积:3.5m²;茶叶理条机:是 ;","结构形式：连续式；锅槽面积：3.5m²。","2019TJ335","2023-12-31",2800,"非通用类","安徽省",""]
[1053,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶理条机","锅槽面积2.5m²及以上茶叶理条机","衢州进强茶机有限公司","茶叶理条机","6CL-12340XD","锅槽面积:3.81m²;茶叶理条机:是 ;","结构型式：连续式；锅槽面积：3.81m²。","T202033330034","2025-08-02",2800,"非通用类","浙江省",""]
[1054,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","30-40kW抓草机","山东五征集团有限公司","抓草机","7ZC-550A","功率:36.8kW;","型式:叉式,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500*1720*2750；轴距(mm):2260；额定装载质量(kg):550.驾驶员座椅:可调式,行车制动系型式:内涨双蹄式制动器；变速箱换挡方式:无极变速。","T202062620097","2025-08-20",6800,"非通用类","山东省",""]
[1055,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","30-40kW抓草机","山东莱工机械制造有限公司","抓草机","ZL925","功率:36.8kW;","转向型式\t：铰接式；外型尺寸(长×宽×高)mm：5950×1800×2650；结构质量kg：3750；配套动力kW：36.8；最小离地间隙\tmm：250；制动器型式：盘式；发动机生产厂名称：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；发动机型号：4DW91-50GG33；发动机标定功率kW：36.8；发动机标定转速r/min：2400；抓取部件型式：翻转式；抓取部件宽度\tmm：1500；抓取部件最大张开距离mm：1850；液压油泵型式\t：齿轮泵。","T202023230030","2025-08-10",6800,"非通用类","山东省",""]
[1056,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","山东五征集团有限公司","抓草机","7ZC-550B","功率:51.5kW;","型式:叉式,外形尺寸(长×宽×高)mm:5160*1350*2600；轴距(mm):2260；额定装载质量(kg):550.驾驶员座椅:可调式,行车制动系型式:内涨双蹄式制动器；变速箱换挡方式:无极变速。","T202062620098","2025-08-20",8600,"非通用类","山东省",""]
[1057,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","山东五征集团有限公司","抓草机","7ZC-850","功率:51.5kW;","型式:叉式,外形尺寸(长×宽×高)mm:6000*1850*2750；轴距(mm):2270；额定装载质量(kg):850.驾驶员座椅:可调式,行车制动系型式:单盘式制动器；变速箱换挡方式:无极变速。","T202062620099","2025-08-20",8600,"非通用类","山东省",""]
[1058,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","山东莱工机械制造有限公司","抓草机","ZL936","功率:44.2kW;","转向型式：铰接式；外型尺寸(长×宽×高)mm：6450×2000×2850；结构质量kg：5000；配套动力\tkW：44.2；最小离地间隙\tmm：320；制动器型式：盘式；发动机生产厂名称：安徽全柴动力股份有限公司；发动机型号：4B5-60C31；发动机标定功率kW：44.2；发动机标定转速r/min：2400；抓取部件型式：翻转式；抓取部件宽度mm\t：1500；抓取部件最大张开距离mm：1850； 液压油泵型式：齿轮泵。","T202023230031","2025-08-10",8600,"非通用类","山东省",""]
[1059,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","山东莱工机械制造有限公司","抓草机","ZL938","功率:51.5kW;","转向型式：铰接式；外型尺寸(长×宽×高)mm\t：7100×2000×2850；结构质量 kg：5400；配套动力\tkW：51.5；最小离地间隙\tmm\t：330；制动器型式：盘式；发动机生产厂名称\t：安徽全柴动力股份有限公司；发动机型号：4B5-70C31；发动机标定功率\tkW：51.5；发动机标定转速\tr/min：2400；抓取部件型式\t：翻转式；抓取部件宽度mm：1500；抓取部件最大张开距离\tmm：1900；液压油泵型式\t：齿轮泵。","T202023230032","2025-08-10",8600,"非通用类","山东省",""]
[1060,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","青岛合众机械制造有限公司","抓草机","ZL939","功率:51.5kW;","转向型式：铰接式；外形尺寸（长x宽x高）mm：6600x1950x2850；结构质量kg：5100；配套动力kw：51.5；最小离地间隙mm：270；制动器型式：盘式；抓取部件型式：翻转式；抓取部件宽度mm：1500；抓取部件最大张开距离mm：1500；液压油泵型式：齿轮泵。","T202023230033","2025-08-10",8600,"非通用类","山东青岛",""]
[1061,"农用搬运机械","装卸机械","抓草机","40-55kW抓草机","青岛合众机械制造有限公司","抓草机","ZL936","功率:45kW;","转向型式：铰接式；外形尺寸（长x宽x高）mm：6300x1820x2750；结构质量kg：3935；配套动力kw：45；最小离地间隙mm：235；制动器型式：盘式；抓取部件型式：翻转式；抓取部件宽度mm：1500；抓取部件最大张开距离mm：1500；液压油泵型式：齿轮泵。","T202023230034","2025-08-10",8600,"非通用类","山东青岛",""]
[1062,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ50-52-11","电机功率:11kW;","200QJ50-52","T202014140024","2025-08-16",720,"非通用类","河北省",""]
[1063,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ40-48-9.2","电机功率:9.2kW;","175QJ40-48","T202014140023","2025-08-16",720,"非通用类","河北省",""]
[1064,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ40-84-15","电机功率:15kW;","175QJ40-84","T202014140023","2025-08-16",720,"非通用类","河北省",""]
[1065,"排灌机械","水泵","潜水电泵","9.2-18.5kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ40-72-13","电机功率:13kW;","175QJ40-72","T202014140023","2025-08-16",720,"非通用类","河北省",""]
[1066,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ40-96-18.5","电机功率:18.5kW;","175QJ40-96","T202014140023","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1067,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ50-78-18.5","电机功率:18.5kW;","200QJ50-78","T202014140024","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1068,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ80-88-30","电机功率:30kW;","200QJ80-88","T202014140024","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1069,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ50-130-30","电机功率:30kW;","200QJ50-130","T202014140024","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1070,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ50-84-18.5","电机功率:18.5kW;","175QJ50-84","T202014140023","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1071,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","250QJ80-80-30","电机功率:30kW;","250QJ80-80","T202014140024","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1072,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","250QJ80-60-22","电机功率:22kW;","250QJ80-60","T202014140024","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1073,"排灌机械","水泵","潜水电泵","18.5-37kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","175QJ50-108-25","电机功率:25kW;","175QJ50-108","T202014140023","2025-08-16",1180,"非通用类","河北省",""]
[1074,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","250QJ100-144-63","电机功率:63kW;","250QJ100-144","T202014140024","2025-08-16",2200,"非通用类","河北省",""]
[1075,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","250QJ80-100-37","电机功率:37kW;","250QJ80-100","T202014140024","2025-08-16",2200,"非通用类","河北省",""]
[1076,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","250QJ100-108-45","电机功率:45kW;","250QJ100-108","T202014140024","2025-08-16",2200,"非通用类","河北省",""]
[1077,"排灌机械","水泵","潜水电泵","37-75kW潜水电泵","邯郸市润田泵业有限公司","井用潜水电泵","200QJ80-99-37","电机功率:37kW;","200QJ80-99","T202014140024","2025-08-16",2200,"非通用类","河北省",""]
[1078,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","大连雨林灌溉设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75-85mm;","外形尺寸(长×宽×高) 4100×1650×2500 整机质量：带水1570kg 不带水1460kg 入机压力：0.45-0.98MPa","黑垦鉴2016126","2021-12-31",9200,"非通用类","辽宁省",""]
[1079,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","现代农装科技股份有限公司","卷盘式喷灌机","8PP-75/300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","型式:卷盘式 ;管径:75 mm;","新2019264","2024-06-18",9200,"非通用类","北京市",""]
[1080,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","黑龙江东部节水设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","卷盘式;管径:75mm","黑2016007","2020-12-31",9200,"非通用类","黑龙江",""]
[1081,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75-85mm卷盘式喷灌机","山东旭源农业机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","喷灌机型式:卷盘式喷灌机 ;管径:75mm;","外形尺寸5030*1900*2600mm\n卷盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘水平转向角度：20-320°\n卷管材质：PE管\n卷管外径:75mm\n卷管壁厚：6.3mm\n卷管长度：300000mm\n喷头车轮距：1300-2430mm\n喷头车通过间隙：1200mm","T202037370208","2025-09-06",9200,"非通用类","山东省",""]
[1082,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","大连雨林灌溉设备有限公司","中心支轴式喷灌机","DYP-327","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:54.5m;","整机长度：327米 入机流量：100-150m³/h 工作压力：0.20-0.35MPa","黑垦鉴2016118","2021-12-31",4100,"非通用类","辽宁省",""]
[1083,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","大连雨林灌溉设备有限公司","平移式喷灌机","DPP-327","喷灌机型式:平移式喷灌机 ;每跨:54.5m;","整机长度：327米 入机流量：100-150m³/h 工作压力：0.20-0.35MPa","黑垦鉴2016115","2021-12-31",4100,"非通用类","辽宁省",""]
[1084,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","现代农装科技股份有限公司","电动圆形喷灌机","DYP-326","喷灌机型式:中心支轴式喷灌机 ;每跨:61m;","中心支轴式 ;每跨距离:61 m;","内蒙古2016-035","2020-12-31",4100,"非通用类","北京市",""]
[1085,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","大型喷灌机","现代农装科技股份有限公司","电动平移式喷灌机","8DPP-326","喷灌机型式:平移式喷灌机 ;每跨:61m;","形式:平移式 ;每跨距离:61 m;","内蒙古2017-064","2021-12-31",4100,"非通用类","北京市",""]
[1086,"排灌机械","喷灌机械设备","灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）","流量50-80m³/h灌溉首部","江西沃邦农业科技有限公司","水肥一体化灌溉首部设备","8GSZF20","流量:50m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等):是 ;","①具有恒压灌溉和自动施肥功能；\n②具有设定水肥稀释倍数、根据水流量变化动态跟踪调节肥料流量；\n③整机功率2.2/3.75kW，供水流量20/30m³/h；扬程：27m；电压220/380V；设备集成水泵恒压系统、过滤系统（2组叠片过滤器）、灌溉施肥控制系统、监测预警保护系统、气象监测系统；10寸液晶触摸屏，全中文人机界面；\n④具备灌溉水量、施肥量的瞬时流量和累计流量的记录；灌溉时间、施肥时间定时；EC值在线监测；\n⑤分区轮灌、组合轮灌、灌溉施肥分区设定；\n⑥支持电脑端和手机端远程监控；\n⑦标配13路远程控制接口。","苏农机（2019）第（0290）号","2023-12-31",900,"非通用类","江西省",""]
[1087,"排灌机械","喷灌机械设备","灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）","流量50-80m³/h灌溉首部","江西沃邦农业科技有限公司","水肥一体化灌溉首部设备","8GSZF50","流量:50m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等):是 ;","①具有恒压灌溉和自动施肥功能；\n②具有设定水肥稀释倍数、根据水流量变化动态跟踪调节肥料流量；\n③整机功率5.5/7.5kW，供水流量：50/60m³/h；扬程：27m；电压380V；设备集成水泵恒压系统、过滤系统（2组叠片过滤器）、灌溉施肥控制系统、监测预警保护系统、气象监测系统；15.6寸液晶触摸屏，全中文人机界面；\n④具备灌溉水量、施肥量的瞬时流量和累计流量的记录；灌溉时间、施肥时间定时；EC值在线监测；\n⑤分区轮灌、组合轮灌、灌溉施肥分区设定；\n⑥支持电脑端和手机端远程监控；","苏农机（2019）第（0291）号","2023-12-31",900,"非通用类","江西省",""]
[1088,"排灌机械","喷灌机械设备","灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）","流量80-130m³/h灌溉首部","江西沃邦农业科技有限公司","水肥一体化灌溉首部设备","8GSZF100","流量:100m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等):是 ;","①具有恒压灌溉和自动施肥功能；\n②具有设定水肥稀释倍数、根据水流量变化动态跟踪调节肥料流量；\n③整机功率11kW，供水流量：100m³/h；扬程：27m；电压380V；设备集成水泵恒压系统、过滤系统（2组叠片过滤器）、灌溉施肥控制系统、监测预警保护系统、气象监测系统；15.6寸液晶触摸屏，全中文人机界面；\n④具备灌溉水量、施肥量的瞬时流量和累计流量的记录；灌溉时间、施肥时间定时；EC值在线监测；\n⑤分区轮灌、组合轮灌、灌溉施肥分区设定；\n⑥支持电脑端和手机端远程监控；","苏农机（2019）第（0292）号","2023-12-31",2000,"非通用类","江西省",""]
[1089,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","郑州市松海机械制造有限公司","铡草机","9Z-1.5","生产率:1.5t/h;","规格型号:9Z-1.5,配套动力:3KW,结构形式:盘式;外形尺寸:920mm×1100mm×1860mm;生产效率:1.5T/H.喂入口宽度:170MM;主轴转速:1300R/MIN,喂入辊转:285R/MIN,动刀片数量:6片;圆盘或滚筒直径:530mm","部20190713","2023-12-31",390,"非通用类","河南省",""]
[1090,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","云南长威机械制造有限公司","铡草机","9ZP-1.6","生产率:1.6t/h;","尺寸1030*760*1800，配套动力3.0，喂入方式人工，结构形式盘式，设计切草长度10、20、30.喂入口宽度130mm，主轴额定转速1040r/min，动刀6片，滚筒直径500mm\t每小时1.6吨","T20205353112","2025-06-16",390,"非通用类","云南省",""]
[1091,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","1-3t/h铡草机","云南长威机械制造有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率:1t/h;","尺寸1030*475*830，配套动力3.0，喂入方式人工，结构形式筒式，设计切草长度10、20.喂入口宽度240mm，主轴额定转速1180r/min，动刀4片，滚筒直径210mm\t每小时1.0吨","T20205353111","2025-06-16",390,"非通用类","云南省",""]
[1092,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","云南长威机械制造有限公司","铡草机","9ZT-4.0","生产率:4t/h;","尺寸1060*480*860，配套动力4.0，喂入方式自动，结构形式筒式，设计切草长度10、20.喂入口宽度235mm，主轴额定转速1450r/min，动刀4片，滚筒直径205mm\t每小时4吨","T20205353113","2025-06-16",630,"非通用类","云南省",""]
[1093,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","云南精驰农机有限公司","铡草机","9ZT-4.0","生产率:4t/h;","外形尺寸长宽高：1180mmX500mmX890、配套动力：4kw、设计切草长度：15mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：240mm、喂入方式：自动喂入、生产率：4000kg/h。","T20205353043","2025-04-15",630,"非通用类","云南省",""]
[1094,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","3-6t/h铡草机","云南精旭农机制造有限公司","铡草机","9ZP-4.0","生产率:4t/h;","外形尺寸长宽高：930mmX980mmX1460、配套动力：4kw、设计切草长度：10、15、20mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：200mm、喂入方式：自动喂入、生产率：4000kg/h。","T20205353041","2025-04-15",630,"非通用类","云南省",""]
[1095,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","云南精驰农机有限公司","铡草机","9ZP-6.3","生产率:6.3t/h;","外形尺寸长宽高：1250mmX1100mmX1800、配套动力：7.5kw、设计切草长度：5、10、15mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：155mm、喂入方式：自动喂入、生产率：6300kg/h。","T20205353044","2025-04-15",1200,"非通用类","云南省",""]
[1096,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","云南长威机械制造有限公司","铡草机","9ZP-6.3","生产率:6.3t/h;","尺寸1700*1120*2050，配套动力4.0，喂入方式自动，结构形式盘式，设计切草长度15、25、35.喂入口宽度240mm，主轴额定转速910r/min，动刀6片，滚筒直径710mm\t每小时6.3吨","T20205353114","2025-06-16",100,"非通用类","云南省",""]
[1097,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","云南长威机械制造有限公司","铡草机","9ZP-6.3B","生产率:6.3t/h;","尺寸1500*1265*1770，配套动力4.0，喂入方式自动，结构形式盘式，设计切草长度15、25、35.喂入口宽度200mm，主轴额定转速1140r/min，动刀6片，矩形双面直刃。滚筒直径590mm，\t每小时6.3吨","T20205353136","2025-08-12",1200,"非通用类","云南省",""]
[1098,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","云南长威机械制造有限公司","铡草机","9ZP-6.3C","生产率:6.3t/h;","尺寸1730*1110*2100，配套动力3.0，喂入方式自动，结构形式盘式，设计切草长度15、25、35.喂入口宽度170mm，主轴额定转速1290r/min，动刀6片，腰鼓型刀片。滚筒直径630mm，\t每小时6.3吨","T20205353137","2025-08-12",1200,"非通用类","云南省",""]
[1099,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","6-9t/h铡草机","云南榕盛农机制造有限公司","铡草机","9ZP-6.3","生产率:6.3t/h;","外形尺寸长宽高：1220mmX920mmX1960、配套动力：7.5kw、设计切草长度：8、10、15mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：180mm、喂入方式：自动喂入、生产率：6300kg/h","T20205353130","2025-08-12",1200,"非通用类","云南省",""]
[1100,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","9-15t/h铡草机","云南华盛农机制造有限公司","铡草机","9ZT-10","生产率:10t/h;","外形尺寸长宽高：2250mmX715mmX1000、配套动力：7.5kw、设计切草长度：10、20mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：295mm、喂入方式：自动喂入、生产率：10000kg/h","T20205353133","2025-08-12",2500,"非通用类","云南省",""]
[1101,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","铡草机","15-20t/h铡草机","云南榕盛农机制造有限公司","铡草机","9ZP-10","生产率:10t/h;","外形尺寸长宽高：1700mmX1250mmX2430、配套动力：7.5kw、设计切草长度：17、34 mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：220mm、喂入方式：自动喂入、生产率：10000kg/h","T20205353131","2025-08-12",2900,"非通用类","云南省",""]
[1102,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","6-9t/h青贮切碎机","云南榕盛农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-6","生产率:6t/h;","外形尺寸长宽高：980mmX685mmX1470、配套动力：7.5kw、设计切草长度：9、18、30mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：120mm、喂入方式：人工喂入、生产率：6000kg/h","T20205353132","2025-08-12",1200,"非通用类","云南省",""]
[1103,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","9-15t/h青贮切碎机","云南精旭农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-9","生产率:9t/h;","外形尺寸长宽高：1210mmX570mmX880、配套动力：4kw、设计切草长度：15、25mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：280mm、喂入方式：手动喂入、生产率：9000kg/h。","T20205353042","2025-04-15",1300,"非通用类","云南省",""]
[1104,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南精旭农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-15","生产率:15t/h;","外形尺寸长宽高：1880mm*570mm*1000、配套动力：7.5kw、设计切草长度10、15mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：240mm、喂入方式：自动喂入、生产率：15000kg/h。","T20205353089","2025-06-04",2400,"非通用类","云南省",""]
[1105,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南精驰农机有限公司","青贮切碎机","93QS-20","生产率:≥20t/h;","外形尺寸长宽高：2150mm*600mm*1000、配套动力：11kw、设计切草长度：10mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：400mm、喂入方式：自动喂入、生产率：20000kg/h。","T20205353088","2025-06-04",2400,"非通用类","云南省",""]
[1106,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南长威机械制造有限公司","青贮切碎机","93QS-15","生产率:15t/h;","尺寸1780*565*1020，配套动力7.5，喂入方式人工，结构形式筒式，设计切草长度15、20.喂入口宽度260mm，主轴额定转速755r/min，动刀6片，矩形双面直刃。滚筒直径190mm，\t每小时15吨","T20205353138","2025-08-12",2400,"非通用类","云南省",""]
[1107,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南华盛农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-20","生产率:20t/h;","外形尺寸长宽高：1980mmX700mmX1070、配套动力：11kw、设计切草长度：10、20mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：400mm、喂入方式：自动喂入、生产率：20000kg/h","T20205353135","2025-08-12",2400,"非通用类","云南省",""]
[1108,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","青贮切碎机","15t/h及以上青贮切碎机","云南华盛农机制造有限公司","青贮切碎机","93QS-15","生产率:15t/h;","外形尺寸长宽高：1870mmX550mmX980、配套动力：7.5kw、设计切草长度：5、15mm、结构形式：筒式、喂入口宽度：240mm、喂入方式：自动喂入、生产率：15000kg/h","T20205353134","2025-08-12",2400,"非通用类","云南省",""]
[1109,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","1t/h以下揉丝机","西安新天地草业股份有限公司","秸秆揉丝机","9RS-3","生产率:0.6t/h;","1结构形式：锤片式；\n2 配套动力：7.5 kW；\n3 外形尺寸\n（长×宽×高）：2100×600×1000mm；\n4 结构质量：144kg（不含电机）；\n5 生产率≥3000kg/h（秸秆含水率80%），\n≥1500kg/h（秸秆含水率60%）， ≥600kg/h（秸秆含水率20%）；\n6 主轴转速2280r/min\n7 转子直径：350mm；\n8 锤片数量：24片；\n9 锤片尺寸（长×宽×高） 148×36×4mm ；\n10 喂入方式：人工喂入","陕2017001","2021-12-31",370,"非通用类","陕西省",""]
[1110,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","西安新天地草业股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSZ-10","生产率:2t/h;","1 结构形式：锤片式；\n2 配套动力：22+3kW；\n3 外形尺寸（长×宽×高）3200×950×1200mm；\n4 结构质量585kg（不含电机）；\n5 生产率≥10000kg/h（秸秆含水率80%），\n≥5000kg/h（秸秆含水率60%），≥2000kg/h（秸秆含水率20%）；\n6主轴转速2100r/min；\n7 转子直径350mm；\n8 锤片数量40片；\n9 锤片尺寸:（长×宽×高）：175×50×4mm；\n10 喂入方式：自动喂入","陕2017002","2021-12-31",800,"非通用类","陕西省",""]
[1111,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","西安新天地草业股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSZ-15","生产率:3t/h;","1 结构形式：锤片式；\n2 配套动力30+5.5kW；\n3 外形尺寸（长×宽×高）：3600×1150×1150mm；\n4 结构质量：683kg（不含电机）；\n5 生产率≥15000kg/h（秸秆含水率80%），\n≥7500 kg/h（秸秆含水率60%），            ≥3000kg/h（秸秆含水率20%）；\n6 主轴转速2100r/min \n7 转子直径：350mm；\n8 锤片数量：54片；\n9 锤片尺寸（长×宽×高）：175×50×4mm； \n10 喂入方式：自动喂入","陕2017003","2021-12-31",800,"非通用类","陕西省",""]
[1112,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","2-4t/h揉丝机","西安新天地草业股份有限公司","秸秆揉丝机","9RSZ-6","生产率:3t/h;","结构形式：锤片式\n配套动力：11kW\n外形尺寸（长×宽×高）：2950×810×1110mm\n结构质量：320kg（不含电机）\n生产率：3000kg/h（秸秆含水率64%）\n主轴转速：2280r/min\n转子直径：350mm\n锤片数量：40个\n锤片尺寸（长×宽×高）：148×36×4mm\n喂入方式：自动喂入","陕2019004","2023-12-31",800,"非通用类","陕西省",""]
[1113,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","西安新天地草业股份有限公司","秸秆揉丝机","9RS-10Z","生产率:5t/h;","结构形式：带刀锤片式\n配套动力：22kW\n外形尺寸（长×宽×高）：2500×1850×3050mm\n结构质量：670kg（不含电机）\n生产率：5000kg/h\t:（秸秆含水率64%）\n动刀转速：660r/min\n锤片风叶转速：1200r/min\n动刀固定架直径（不含刀片）：940mm\n锤片风叶固定座直径：1050mm\n锤片数量：24个\n锤片尺寸（长×宽×高）：148×36×4mm\n喂入方式：自动喂入","陕2019003","2023-12-31",880,"非通用类","陕西省",""]
[1114,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-4","生产率:4t/h;","9RS-4\n型号名称：9RS-4型秸秆揉丝机；结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）： 1400×490×820 mm；额定功率：4 kW；额定转速：2840 r/min；主轴额定转速：铡切：1300r/min 揉搓：3000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子：175mm揉搓转子：120 mm；转子宽度：铡切转子：180mm 揉搓转子：215mm；转子工作直径：铡切转子：180 mm 揉搓转子：200 mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片 ；铡切机构型式：动、定刀式；\n揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆","T202061610023","2025-08-26",880,"非通用类","陕西省",""]
[1115,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4-6t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-4A","生产率:4t/h;","型号名称：9RS-4A型秸秆揉丝机；结构型式 ：铡切、揉搓板式 ：外形尺寸（长×宽×高）：1750×620×930 mm；额定功率：4 kW；额定转速：2840 r/min；主轴额定转速：铡切：1300r/min 揉搓：3000 r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子：175mm 揉搓转子：170mm； \n转子宽度：铡切转子：180mm 揉搓转子：215 mm；转子工作直径：铡切转子：180mm 揉搓转子：250 mm；喂入方式 ：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式 ；\n揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆","T202061610024","2025-08-26",880,"非通用类","陕西省",""]
[1116,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6","生产率:6t/h;","型号名称 ：9RS-6型秸秆揉丝机 ；结构型式 ： 铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高） ：1750×650×930 mm 额定功率：7.5 kW ；额定转速：1440 r/min ；主轴额定转速：铡切：1670r/min 揉搓：3800 r/min； 传动方式 ：皮带传动 ；转子直径（不带锤片）：铡切转子：185 mm 揉搓转子：170 mm； 转子宽度：铡切转子：245 mm 揉搓转子：270 mm ；转子工作直径 ： 铡切转子：190 mm 揉搓转子：250 mm ； 喂入方式 ： 自动喂入 ；刀片数量：动刀4片、定刀1片 铡切机构型式：；动、定刀式 ；揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆","T202061610022","2025-08-26",1900,"非通用类","陕西省",""]
[1117,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","6-10t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-8","生产率:8t/h;","型号名称： 9RS-8型秸秆揉丝机 ；结构型式 ：铡切、揉搓板式 ；外形尺寸（长×宽×高）： 3300×800×1200 mm 额定功率：11 kW；额定转速 ：1460r/min；主轴额定转速： 铡切：1500r/min 揉搓：3600 r/min ； 传动方式： 皮带传动 ；转子直径（不带锤片）：铡切转子：260 mm 揉搓转子：175 mm ； 转子宽度： 铡切转子：350 mm 揉搓转子：385 mm ；转子工作直径 ：铡切转子：270 mm 揉搓转子：250 mm 喂入方式： 自动喂入 ；刀片数量：动刀6片、定刀1片 ；铡切机构型式：动、定刀式 ；揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆","T202061610021","2025-08-26",1900,"非通用类","陕西省",""]
[1118,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","郑州金宏兴机械有限公司","饲料粉碎机","9F50-13","转子直径:500mm;","结构形式：锤片式；外形尺寸：1210×1080×1710mm；配套动力：7.5-15kw；转子盘直径：400mm；转子盘工作直径：500mm；锤片数量：16-20片","部20190693","2023-12-31",530,"非通用类","河南省",""]
[1119,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","400-550mm饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-520","转子直径:515mm;","外形尺寸（长×宽×高）1070mm×840mm×1635mm；转子工作直径：515mm","豫2017002","2021-12-31",530,"非通用类","河南省",""]
[1120,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-560","转子直径:555mm;","外形尺寸（长×宽×高）1120mm×1010mm×1615mm；转子工作直径：555mm","豫2017001","2021-12-31",1000,"非通用类","河南省",""]
[1121,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","新乡市北方散热器有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55.5-20","转子直径:555mm;","配套动力：11kW，转子工作直径：Φ555mm","部20180403","2022-12-31",1000,"非通用类","河南省",""]
[1122,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","立式混合机","安徽丰鑫机械装备有限公司","立式饲料混合机","9HL-1000","混合机类型:立式混合机 ;","结构型式:立式\n外形尺寸（长X宽X高）:1500X1250X2850mm\n混合轴工作段长度:2600mm\n混合轴数量:1\n混合轴额定转速:400r/min\n整机质量:200kg\n配套动力:3kW\n混合室容积:3kW\n混合室容积:2.1m3\n额定批次混合量:900kg","T202034130","2025-09-27",1000,"非通用类","安徽省",""]
[1123,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)混合机","郑州金宏兴机械有限公司","卧式饲料混合机","9HWD-1000","混合机类型:卧式混合机单轴 ;混合机容积:2.07m³;","结构形式：卧式，双环带；配套动力：11kw；混合轴数量：1根；额定批次混入量：1000kg；外形尺寸：3350×1150×2220mm；有效容积：2.07m³","部20190684","2023-12-31",5600,"非通用类","河南省",""]
[1124,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料混合机","卧式(双轴)混合机","安徽丰鑫机械装备有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HWS-2600","混合机类型:卧式混合机双轴 ;","结构型式：卧式双轴，外形尺寸（长X宽X高）：2500X1000X1300mm，混合轴工作段长度：2000mm，混合轴数量：2个，混合轴额定转速：20-30r/min，整机质量：550kg，配套动力：7.5kW，混合室容积；2.1m3","T202034129","2025-09-27",10000,"非通用类","安徽省",""]
[1125,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模颗粒饲料压制机","郑州金宏兴机械有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-300","平模直径:300mm;","结构形式：立式平模；外形尺寸：1380×560×1240mm；配套动力：22kw；压模直径：300mm；压辊数量：3个；生产率：700-1200kg/h","GZNJ/TJ 2019-452","2025-01-13",700,"非通用类","河南省",""]
[1126,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模颗粒饲料压制机","郑州金宏兴机械有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-250","平模直径:250mm;","结构形式：立式平模；外形尺寸：1240×530×1190mm；配套动力：15kw；压模直径：250mm；压辊数量：3个；生产率：500-800kg/h","GZNJ/TJ 2019-452","2025-01-13",700,"非通用类","河南省",""]
[1127,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模颗粒饲料压制机","郑州金宏兴机械有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-200","平模直径:200mm;","结构形式：立式平模；外形尺寸：1100×450×930mm；配套动力：7.5kw；压模直径：200mm；压辊数量：2个，生产率：200-300kg/h","GZNJ/TJ 2019-452","2025-01-13",700,"非通用类","河南省",""]
[1128,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","颗粒饲料压制机","平模颗粒饲料压制机","京山沃力仕农机制造股份有限公司","颗粒饲料压制机","9KLP-210","平模直径:210mm;","平模直径210mm","鄂2019263","2024-07-17",700,"非通用类","湖北省",""]
[1129,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JQW-7","搅拌室容积:7m³;","外形尺寸：3130*1750*1934mm，结构质量：6700kg，搅拌室容积：7m3，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀56片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥35Kw","部20180465","2022-12-31",15400,"非通用类","北京市",""]
[1130,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³;","外形尺寸：3130*1750*1934mm，结构质量：3020kg，搅拌室容积：7m3，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀56片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥22Kw","部20180465","2022-12-31",15400,"非通用类","北京市",""]
[1131,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄益丰泰机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-8","搅拌室容积:8m³;","型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸：3090mmx1810mmx1830mm；搅龙数量：2","冀2018T—233（续）","2022-12-31",15400,"非通用类","河北省",""]
[1132,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³;","序号\t项目\t计量单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t9TMRW-4\n2\t外形尺寸（长*宽*高）\tmm\t3050*1400*2600\n3\t结构质量\tkg\t1100\n4\t搅龙转速\tr/min\t18\n5\t搅拌仓容积\t立方\t4\n6\t结构形式\t/\t卧式\n7\t配套动力范围\tkW\t11\n8\t刀片型式\t/\t梅花刀\n9\t刀片数量（片）\t/\t21\n10\t配套动力形式\t/\t电机","冀2016T—037","2020-12-31",15400,"非通用类","河北省",""]
[1133,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³;","序号\t项目名称\t计量单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t9TMRW-5\n2\t外形尺寸（长*宽*高）\tMm\t5200*1720*2230\n3\t结构质量\tkg\t2000\n4\t搅龙转速\tr/min\t18\n5\t搅拌仓容积\t立方\t5\n6\t结构形式\t/\t卧式\n7\t配套动力范围\tKW\t15\n8\t刀片型式\t/\t梅花刀\n9\t刀片数量（片）\t/\t45\n10\t配套动力形式\t/\t电机","冀2016T—002","2020-12-31",15400,"非通用类","河北省",""]
[1134,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","牵引立式全混合日粮制备机","9JQL-4","搅拌室容积:4m³;","型号：9JQL-4\n型式：牵引\n搅拌仓容积：4m³\n称重系统最大称量：3000㎏\n搅拌仓外形尺寸（长×宽×高）：2400×1350×1950mm\n配套动力型式：拖拉机\n配套动力功率范围：≥11kW\n配套动力转速：540、720或760r/min\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：0个\n轮胎规格：6.00-9\n轮距：1160mm","T202037370073","2025-07-06",15400,"非通用类","山东省",""]
[1135,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","牵引立式全混合日粮制备机","9JGL-4","搅拌室容积:4m³;","型号：9JGL-4\n型式：固定\n搅拌仓容积：4m³\n称重系统最大称量：3000㎏\n搅拌仓外形尺寸（长×宽×高）：2400×1350×1950mm\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW\n配套动力转速：970r/min\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：0个","T202037370073","2025-07-06",15400,"非通用类","山东省",""]
[1136,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","安徽省大明农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","DM9JQ-8S1","搅拌室容积:8m³;","搅拌仓容积（m³）：8，结构型式：牵引式、立式搅拌机，配套动力（kw）:41，，配套动力型式：拖拉机，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高mm）2900×2000×1800，绞龙数量：1个，轮胎规格：215/75 R17.5，轮距mm：1600","2017TJ696","2021-12-31",15400,"非通用类","安徽省",""]
[1137,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","安徽省大明农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","DM9JQ-6.5S1","搅拌室容积:6.5m³;","搅拌仓容积（m³）：6.5，结构型式：牵引式、立式搅拌机，配套动力（kw）:36，，配套动力型式：拖拉机，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高mm）2600×1800×1550，绞龙数量：1个，轮胎规格：205/65 R15，轮距mm：1360","2017TJ695","2021-12-31",15400,"非通用类","安徽省",""]
[1138,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-7","搅拌室容积:7m³;","外形尺寸3010*1755*1838mm；搅拌室容积7m3；配套动力形式:电机；配套动力范围:22kW；电机型号：RX107-Y22KW-1/3.46-M1; 功率：22KW","部20171262","2021-12-31",15400,"非通用类","河北省",""]
[1139,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-5","搅拌室容积:5m³;","外形尺寸：3400*2000*2450mm；结构质量:1900kg；结构型式:立式；配套动力:11kw；搅拌室容积:5m3","冀2016T—074","2020-12-31",15400,"非通用类","河北省",""]
[1140,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-7","搅拌室容积:7m³;","仓体尺寸：2950*1950*1900mm. 结构质量1955kg; 搅拌室容积:7m3; 配套动力形式:电机; 配套动力范围:22kW；","冀2018T—236（续）","2022-12-31",15400,"非通用类","河北省",""]
[1141,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","北京国科诚泰农牧设备有限公司","立式牵引式全混合日粮饲料制备机","9JQL-8","搅拌室容积:8m³;","外形尺寸：3175*2215*1700mm，结构质量：3690kg，搅拌室容积：8m3，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀9片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥56Kw","部20171258","2021-12-31",15400,"非通用类","北京市",""]
[1142,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮搅拌机","9JGL-6","搅拌室容积:6m³;","型号名称9JGL-6型全混合日粮制备机；型式，固定立式；称重系统最大称量12300kg；配套动力型式，电动机；配套动力功率范围，16.5(15+1.5)KW；搅拌仓容积6立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）2704mm×1884mm×190mm;主搅龙数量1个;配套动力转速1470/2800r/min 涵盖型号名称 \n9JQL-6型全混合日粮制备机;形式,牵引立式;称重系统最大称重12300kg,搅拌仓容积6立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）2704mm×1884mm×1900mm;配套动力形式拖拉机；配套动力功率范围37KW-56KW;;配套动力转速540r/min;主搅龙数量1个；轮胎规格6.00-13；轮距1360mm","T202037370112","2025-07-06",15400,"非通用类","山东省",""]
[1143,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-8","搅拌室容积:8m³;","型号名称9JGL-8型全混合日粮制备机；型式，固定立式；称重系统最大称量12300kg;配套动力型式,电动机;配套动力功率范围,23.5(22+1.5)KW;配套动力转速1470/2800r/min;搅拌仓容积8立方； 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）3003mm×2184mm×1900mm主搅龙数量1个；涵盖型号名称9JQL-8型全混合日粮制备机；型式牵引立式；称重系统最大称重12300kg;搅拌仓容积8立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3003mm×2184mm×1900mm;配套动力形式 ，拖拉机；配套动力功率范围56-67KW;配套动力转速540r/min;主搅龙数量1个；轮距规格10.0/75-15.3；轮距1670mm","T202037370109","2025-07-06",15400,"非通用类","山东省",""]
[1144,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³;","型号名称9JGW-7型全混合日粮制备机；型式，固定卧式；称重系统最大称量12000kg;配套动力型式电动机；配套动力功率范围23.5(22+1.5)KW；配套动力转速1470/1390r/min；搅拌仓容积7立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）2665mm×1700mm×1850mm;主搅龙数量2个","T202037370110","2025-07-06",15400,"非通用类","山东省",""]
[1145,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","青岛友宏畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5","搅拌室容积:5m³;","型号名称\t/\t9JQL-5\n型式\t/\t牵引式\n称重系统最大称量\tkg\t9000\n搅拌仓容积\tm3\t5\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高)\tmm\t2590/1700/1650\n配套动力型式\t/\t拖拉机\n配套动力功率范围\tkW\t28～60\n配套动力转速\t转/分钟\t540或720或760\n主绞龙数量\t个\t1\n轮胎规格\t/\t6.00R14LT\n轮距\tmm\t1500\n最大通过限度（宽/高）\tmm\t2200/2500","T202037370113","2025-07-06",15400,"非通用类","山东青岛",""]
[1146,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","青岛友宏畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-8","搅拌室容积:8m³;","型号名称\t/\t9JQL-8型全混合日粮制备机\n型式\t/\t牵引立式\n称重系统最大称量\tkg\t9000\n搅拌仓容积\tm3\t8\n搅拌仓仓体外形尺寸\n（长×宽×高）\tmm\t2850×2300×2150\n配套动力型式\t/\t拖拉机\n配套动力功率范围\tkW\t＞37\n配套动力转速\tr/min\t540、720或760\n主搅龙数量\t个\t1\n副搅龙数量\t个\t0\n取料滚筒宽度\tmm\t/\n最大取料高度\tmm\t/\n轮胎规格\t/\t7.50R16LT\n轮距\tmm\t1500","T202037370231","2025-09-06",15400,"非通用类","山东青岛",""]
[1147,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","安徽丰鑫机械装备有限公司","全混日粮搅拌机","9JWG-5","搅拌室容积:5m³;","结构型式:固定式;称重系统最大称量:2500KG,配套动力功率范围:15KW,搅拌仓容积:5m3,搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）:3900X1700X2300mm,主搅龙数量:1个，副搅龙数量：2个","T202034326","2025-09-27",15400,"非通用类","安徽省",""]
[1148,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³;","搅拌仓容积：4m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）： 2415×1500×1550mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11kw；配套动力转速：1465r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230066","2025-10-11",15400,"非通用类","黑龙江",""]
[1149,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³;","搅拌仓容积：5m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1650mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：拖拉机；配套动力功率范围：≥29.4kw；配套动力转速：/；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230064","2025-10-11",15400,"非通用类","黑龙江",""]
[1150,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³;","搅拌仓容积：5m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1500×1650mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：15kw；配套动力转速：1465r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230064","2025-10-11",15400,"非通用类","黑龙江",""]
[1151,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-6","搅拌室容积:6m³;","型式:牵引式立式;称重系统最大称量:1580kg;配套动力型式:拖拉机;配套动力功率范围:36～41kW;搅拌仓容积:6m3;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2590mm×1720mm×1890mm;主搅龙数量:1个；轮胎规格：7.00-12；轮距：1310mm;","T20202121068","2025-09-15",1,"非通用类","辽宁省",""]
[1152,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","4-9m³饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³;","型式:固定式卧式;称重系统最大称量:1050kg;配套动力型式:电动机;配套动力功率范围:11～15kW;搅拌仓容积:4m3;配套动力转速:970r/min;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3080mm×1370mm×1666mm;主搅龙数量:1个；副搅龙数量:2个；","T20202121071","2025-09-15",1,"非通用类","辽宁省",""]
[1153,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","青岛友宏畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-10","搅拌室容积:10m³;","型号名称\t/\t9JQL-10型全混合日粮制备机\n型式\t/\t牵引立式\n称重系统最大称量\tkg\t9000\n搅拌仓容积\tm3\t10\n搅拌仓仓体外形尺寸\n（长×宽×高）\tmm\t3530×2200×2100\n配套动力型式\t/\t拖拉机\n配套动力功率范围\tkW\t＞48\n配套动力转速\tr/min\t540、720或760\n主搅龙数量\t个\t1\n副搅龙数量\t个\t0\n取料滚筒宽度\tmm\t/\n最大取料高度\tmm\t/\n轮胎规格\t/\t8.25R16LT\n轮距\tmm\t1950","T202037370232","2025-09-06",17200,"非通用类","山东青岛",""]
[1154,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","泰安意美特机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-10","搅拌室容积:10m³;","型号名称9JGL-10型全混合日粮制备机；型式，固定立式；称重系统最大称量12300KW;配套动力型式电动机;配套动力功率范围31.5(30+1.5)KW;配套动力转速1470/2800kg；搅拌仓容积10立方；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）3262mm×2398mm×2000mm;主搅龙数量1个;   涵盖型号名称9JQL-10型全混合日粮制备机，型式，牵引立式；称重系统最大称重12300kg;搅拌仓容积10立方；搅拌仓仓体外形尺寸3262mm×2398mm×2000mm;配套动力型式，拖拉机；配套动力功率范围67-81KW;配套动力转速540r/min;主搅龙数量1个；轮胎规格28×9-15；轮距1740mm","T202037370111","2025-07-06",17200,"非通用类","山东省",""]
[1155,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³;","仓体尺寸：3250*2230*1960；搅拌仓容积：9m3；称重系统最大称量：32000KG；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：≥30KW; 配套动力转速：1476转/分","T201900010198","2024-12-30",17200,"非通用类","河北省",""]
[1156,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","安徽省大明农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","DM9JQ-12S1","搅拌室容积:12m³;","搅拌仓容积（m³）：12，结构型式：牵引式、立式搅拌机，配套动力（kw）:54，配套动力型式：拖拉机，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高mm）3300×2200×2060，绞龙数量：1个，轮胎规格：215/75 R17.5，轮距mm：1600","2017TJ698","2021-12-31",17200,"非通用类","安徽省",""]
[1157,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","安徽省大明农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","DM9JQ-10S1","搅拌室容积:10m³;","搅拌仓容积（m³）：10，结构型式：牵引式、立式搅拌机，配套动力（kw）:50，，配套动力型式：拖拉机，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高mm）3020×2000×2050，绞龙数量：1个，轮胎规格：215/75 R17.5，轮距mm：1600","2017TJ697","2021-12-31",17200,"非通用类","安徽省",""]
[1158,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","9-12m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³;","搅拌仓容积：9m³；型式：卧式；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300×1900×2100mm；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：30kw；配套动力转速：1470r/min；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个；","T202023230065","2025-10-11",17200,"非通用类","黑龙江",""]
[1159,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄益丰泰机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-13","搅拌室容积:13.2m³;","型式：固定、卧式；搅拌仓容积:13.2m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：4018x1706x2013，搅龙数量：2","冀2018T—161","2022-12-31",20000,"非通用类","河北省",""]
[1160,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","立式牵引式动物饲料制备机","9JQL-21","搅拌室容积:21m³;","外形尺寸：5575*2448*2049mm，结构质量：16500kg，搅拌室容积：21m3，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀18片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥82Kw","部20180698","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1161,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","立式牵引式动物饲料制备机","9JQL-25","搅拌室容积:25m³;","外形尺寸：5770*2490*2387mm，结构质量：16500kg，搅拌室容积：25m3，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀18片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥89Kw","部20180697","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1162,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JQW-12","搅拌室容积:12m³;","外形尺寸：4018*2012*2252mm，结构质量：9900kg，搅拌室容积：12m3，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀81片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥46Kw","部20180464","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1163,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JQW-16","搅拌室容积:16m³;","外形尺寸：4768*2140*2358mm，结构质量：11900kg，搅拌室容积：16m3，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀96片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥53Kw","部20180463","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1164,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³;","外形尺寸：4018*2012*2252mm，结构质量：4020kg，搅拌室容积：12m3，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀81片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥30Kw","部20180464","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1165,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","卧式牵引式动物饲料制备机","9JGW-16","搅拌室容积:16m³;","外形尺寸：4768*2140*2358mm，结构质量：5700kg，搅拌室容积：16m3，刀片形式：椭圆锯齿刀片、大月牙刀片，刀片数量：动刀96片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥37Kw","部20180463","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1166,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","立式牵引式动物饲料制备机","9JGL-21型立式固定式动物饲料制备机","搅拌室容积:21m³;","外形尺寸：5575*2448*2049mm，结构质量：6640kg，搅拌室容积：21m3，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀18片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥45Kw","部20180698","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1167,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","司达特（北京）畜牧设备有限公司","立式牵引式动物饲料制备机","9JGL-25型立式固定式动物饲料制备机","搅拌室容积:25m³;","外形尺寸：5770*2490*2387mm，结构质量：6940kg，搅拌室容积：25m3，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀18片，定刀2片，配套动力形式：电机；配套动力的范围：≥45Kw","部20180697","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1168,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","安徽省大明农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","DM9JQ-15S2","搅拌室容积:15m³;","搅拌仓容积（m³）：15，结构型式：牵引式、立式搅拌机，配套动力（kw）:66，，配套动力型式：拖拉机，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高mm）4850×2000×1900 ，轮胎规格：215/75 R17.5，轮距mm：1600","2017TJ699","2021-12-31",20000,"非通用类","安徽省",""]
[1169,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³;","序号 \t项目\t计量单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t9TMRW-12\n2\t外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4400×2000×2700\n3\t结构质量\tkg\t2800\n4\t搅龙转速\tr/min\t18\n5\t搅拌仓容积\tm³\t12\n6\t结构形式\t/\t卧式\n7\t配套动力范围\tKW\t22\n8\t刀片型式\t/\t梅花刀\n9\t刀片数量（片）\t/\t55\n10\t配套动力形式\t/\t电动机","冀2016T—003","2020-12-31",20000,"非通用类","河北省",""]
[1170,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-14","搅拌室容积:14m³;","序号\t项目\t计量单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t9TMRW-14全日粮饲料制备机\n2\t型式\t/\t卧式\n3\t称重系统最大称量\tkg\t8000\n4\t配套动力型式\t/\t电机\n5\t配套动力功率\tkW\t22\n6\t配套动力转速\t转/分\t1450\n7\t搅拌仓容积\tM³\t14\n8\t搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4300×2000×2400\n9\t主搅龙数量\t个\t1\n10\t副搅龙数量\t个\t2\n11\t取料滚筒宽度\tmm\t/\n12\t最大取料高度\tmm\t/\n13\t轮胎规格\t/\t/\n14\t轮距\tmm\t/\n15\t轴距\tmm\t/\n16\t驾驶室\t/\t/","T201913130305","2024-12-30",20000,"非通用类","河北省",""]
[1171,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","威海市佳盛机械科技有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³;","型号名称：9JGW-12；型式：卧式；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：22KW；搅拌仓容积：12m³；搅龙数量：1个。","黑垦鉴2018032","2022-12-31",20000,"非通用类","山东省",""]
[1172,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-21","搅拌室容积:21m³;","外形尺寸:7000*2600*2600mm; 结构质量:6200kg;搅拌室容积21m3； 结构型式；立式; 配套动力:45kw；","冀2016T—075","2020-12-31",20000,"非通用类","河北省",""]
[1173,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³;","仓体尺寸:3250*2150*2040mm；结构型式:牵引立式 ；配套动力形式：电机；","冀2018T—237（续）","2022-12-31",20000,"非通用类","河北省",""]
[1174,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-18","搅拌室容积:18m³;","仓体尺寸：5150×2250×1900；搅拌室容积:18m3,型式：牵引立式；配套动力：电机；配套动力范围：55KW；","冀2018T—238（续）","2022-12-31",20000,"非通用类","河北省",""]
[1175,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","天津库恩农业机械有限公司","全混日粮饲料搅拌机","PROFILE 24.2DL","搅拌室容积:24m³;","型式：牵引式\n称重系统最大称重：6600kg\n搅拌仓容积：24m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）: 5640x2740x1980\n配套型动力：拖拉机\n配套动力范围：120-150kw\n主搅龙数量：2个","T202012120057","2025-08-19",20000,"非通用类","天津市",""]
[1176,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","天津库恩农业机械有限公司","全混日粮饲料搅拌机","PROFILE 30.2DL","搅拌室容积:30m³;","型式：牵引式\n称重系统最大称重：8430kg\n搅拌仓容积：30m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）: 5830x2810x2360\n配套型动力：拖拉机\n配套动力范围：135-180kw\n主搅龙数量：2个","T202012120056","2025-08-19",20000,"非通用类","天津市",""]
[1177,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","北京国科诚泰农牧设备有限公司","立式牵引式动物饲料制备机","9JQL-21","搅拌室容积:21m³;","外形尺寸：5575*2448*2049mm，结构质量：6850kg，搅拌室容积：21m3，刀片形式：大型锯齿花刀，刀片数量：动刀18片，定刀2片，配套动力形式：拖拉机；配套动力的范围：≥82Kw","部20180698","2022-12-31",20000,"非通用类","北京市",""]
[1178,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³;","立式混合机。搅拌仓容积：12m³，形式：拖拉机牵引式，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3675×2250×2240mm，配套功率：≥55kw，搅龙数量：1个，轮胎规格：15.0/55-17，轮距：1700mm","黑垦鉴2017024","2021-12-31",20000,"非通用类","山东省",""]
[1179,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混日粮制备机","9JQL-24","搅拌室容积:24m³;","立式混合机。搅拌仓容积：24m³，形式：拖拉机牵引式，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5900×2250×2245mm，配套功率：≥110kw，搅龙数量：2个，轮胎规格：275/70R22.5，轮距：1660mm","黑垦鉴2017025","2021-12-31",20000,"非通用类","山东省",""]
[1180,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-22","搅拌室容积:22m³;","搅拌仓容积：22m³，形式：立式；拖拉机形式：拖拉机；拖拉机功率范围：95.6～132.4kw；拖拉机转速：540r/min；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：5720×2570×2130mm；搅龙数量：2个；轮胎规格：275/70 R22.5；轮距：2000mm","黑垦鉴2019046","2023-12-31",20000,"非通用类","山东省",""]
[1181,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","淄博翔宇机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-30","搅拌室容积:30m³;","搅拌仓容积：30m³；形式：立式；拖拉机形式：拖拉机；拖拉机功率范围：132.4～161.8kW；拖拉机转速：540r/min；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：6220×2650×2580mm；搅龙数量：2个；轮胎规格：275/70 R22.5；轮距：2200mm","黑垦鉴2019047","2023-12-31",20000,"非通用类","山东省",""]
[1182,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛友宏畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³;","型号名称\t/\t9JGL-12\n型式\t/\t固定式\n称重系统最大称量\tkg\t15000\n搅拌仓容积\tm3\t12\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高)\tmm\t3380*2540*2200\n配套动力型式\t/\t380V-4级异步电动机\n配套动力功率范围\tkW\t37\n配套动力转速\t转/分钟\t1450\n主绞龙数量\t个\t1","T202000370232","2025-07-05",20000,"非通用类","山东青岛",""]
[1183,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛友宏畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-20","搅拌室容积:20m³;","型号名称\t/\t9JQL-20\n型式\t/\t牵引式\n称重系统最大称量\tkg\t20000\n搅拌仓容积\tm3\t20\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高)\tmm\t5180/2540/2200\n配套动力型式\t/\t拖拉机\n配套动力功率范围\tkW\t110～150\n配套动力转速\t转/分钟\t540或720或760\n主绞龙数量\t个\t2\n轮胎规格\t/\t8.25R20\n轮距\tmm\t2400\n最大通过限度（宽/高）\tmm\t2700/3300","T202000370231","2025-07-05",20000,"非通用类","山东青岛",""]
[1184,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛友宏畜牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-30","搅拌室容积:30m³;","型号名称\t/\t9JGL-30\n型式\t/\t固定式\n称重系统最大称量\tkg\t20000\n搅拌仓容积\tm3\t30\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高)\tmm\t5740*2680*2500\n配套动力型式\t/\t380V-4级异步电动机\n配套动力功率范围\tkW\t90\n配套动力转速\t转/分钟\t1450\n主绞龙数量\t个\t2","T202000370233","2025-07-05",20000,"非通用类","山东青岛",""]
[1185,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","安徽丰鑫机械装备有限公司","全混合日粮搅拌机","9JWG-13","搅拌室容积:13m³;","型式:固定式;称重系统最大称量4000KG,配套动力功率范围:22KW,搅拌仓容积:13m3,搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）:5000X2100X2700mm,主搅龙数量:1个，副搅龙数量：2个","T202034327","2025-09-27",20000,"非通用类","安徽省",""]
[1186,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-14","搅拌室容积:14m³;","型式:牵引式立式;称重系统最大称量:3675kg;配套动力型式:拖拉机;配套动力功率范围:62.5～67kW;搅拌仓容积:14m3;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3596mm×2516mm×2390mm;主搅龙数量:1个；轮胎规格：300-15；轮距：1750mm;","T20202121069","2025-09-15",1,"非通用类","辽宁省",""]
[1187,"畜牧机械","饲料（草）加工机械设备","饲料制备（搅拌）机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","辽宁省卓越亿隆农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³;","型式:固定式卧式;称重系统最大称量:3150kg;配套动力型式:电动机;配套动力功率范围:55～59kW;搅拌仓容积:12m3;;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3202mm×2259mm×2130mm;主搅龙数量:1个；轮胎规格：300-15；轮距：1750mm;","T20202121070","2025-09-15",1,"非通用类","辽宁省",""]
[1188,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","佛山市任氏机械科技有限公司","孵化机","9FU-30720","蛋容量:30720枚;","1 规格型号 / 9FU-30720\n2 结构型式 / 八角架式\n3 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3640×2435×2425（主箱体）\n4 装机容量 kW 7.1\n5 送风机构型式（混流式、层流式、其他） / 混流式\n6 加热机构型式（普通电热管、变频式电热管、\n其他）\n/ 普通电热管\n7 加湿机构型式（加湿片、喷淋式、其他） / 加湿片\n8 翻蛋机构型式（蜗轮蜗杆式、气动式、其他） / 螺杆式\n9 容蛋量 枚 30720（鸡）\n10 蛋盘总数 个 320","T201944440008","2024-09-28",4100,"非通用类","广东省",""]
[1189,"畜牧机械","饲养机械","孵化机","10000-50000枚孵化机","佛山市任氏机械科技有限公司","孵化机","9FU-19008","蛋容量:19008枚;","1 规格型号 ：9FU-19008\n2 结构型式 ：八角架式\n3 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 2400×2360×2300（主箱体）\n4 装机容量： kW 5.5\n5 送风机构型式：混流式\n6 加热机构型式： 普通电热管\n7 加湿机构型式：加湿片\n8 翻蛋机构型式：螺杆式\n9 容蛋量 枚 19008（鸡）\n10 蛋盘总数 个 198","T201944440008","2024-09-28",4100,"非通用类","广东省",""]
[1190,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","0.5m²≤单片斜筛面积≤0.8m²粪污固液分离机","安徽丰鑫机械装备有限公司","粪污固液分离机","9GY-31","单片斜筛面积:0.8m²;结构形式:筛分+螺旋挤压式:是 ;","结构型式:组合式（斜筛一螺旋挤压);斜筛片数:1片，斜筛面积：≥0.8m2，斜筛宽度：115cm，筛筒直径：150mm，筛筒长度：0.97cm，挤压电机的数量：1个，挤压电机总功率：4kW，振动电机数量：1个，振动电机总功率：0.09kw，总功率：4. 09kw，猪粪污水处理能力>31m³","T202034128","2025-09-27",3300,"非通用类","安徽省",""]
[1191,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-10","电机总功率:7.12kW;污水处理量:10m³/h;","结构形式：筛分+螺旋挤压，斜筛片数：1片，斜筛面积：1.3㎡，斜筛宽度：114cm，筛筒直径：155mm，筛筒长度：38cm，挤压电机数量：1个 ，挤压电机总功率：4kw，振动电机数量：1个，振动电机总功率：0.12kw，离心电机数量：1个，离心电机总功率：3kw，","T201941410060","2024-12-30",1600,"非通用类","河南省",""]
[1192,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-6","电机总功率:5.32kW;污水处理量:6m³/h;","结构形式：筛分+螺旋挤压，斜筛片数：1片，斜筛面积：0.85㎡，斜筛宽度：74cm，筛筒直径：125mm，筛筒长度：21cm，挤压电机数量：1个挤压电机总功率：3kw，振动电机数量：1个，振动电机总功率：0.12kw，离心电机数量：1个，离心电机总功率：2.2kw，电机总功率：5.32kw","T201941410061","2024-12-30",1800,"非通用类","河南省",""]
[1193,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","郑州豫飞达机械制造有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-6","电机总功率:8kW;污水处理量:6m³/h;","总功率：8kw，猪粪污水处理能力：6—10m3/h，牛粪污水处理能力：6—10m3/h，鸡粪污水处理能力：6—10m3/h。","T202041410071","2025-03-30",1900,"非通用类","河南省",""]
[1194,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","新乡市北方散热器有限公司","固液分离机","9GY-10","电机总功率:7.08kW;污水处理量:20m³/h;","结构型式：筛分+螺旋挤压，斜筛面积：0.85㎡，斜筛宽度：74cm,筛筒直径：140mm，筛筒长度：20cm，总功率：7.08kW，外形尺寸：1700mm×1400mm×1500mm","T201941410040","2024-12-30",1900,"非通用类","河南省",""]
[1195,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","新乡市北方散热器有限公司","固液分离机","9GY-4","电机总功率:7kW;污水处理量:8m³/h;","结构型式：螺旋挤压，筛筒直径：180mm，筛筒长度：57cm，总功率：7kW，外形尺寸：2000mm×700mm×1120mm","T201941410042","2024-12-30",1900,"非通用类","河南省",""]
[1196,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","新乡市北方散热器有限公司","固液分离机","9GY-6","电机总功率:10.5kW;污水处理量:12m³/h;","结构型式：螺旋挤压，筛筒直径：240mm，筛筒长度：57cm，总功率：10.5kW，外形尺寸：2200mm×800mm×1420mm","T201941410041","2024-12-30",1900,"非通用类","河南省",""]
[1197,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","安徽丰鑫机械装备有限公司","粪污固液分离机","9GY-6","电机总功率:4kW;污水处理量:18m³/h;","结构形式：螺旋挤压，滚筒直径：237mm，滚筒长度：56.5cm，挤压电机功率：4KW，外形尺寸（长*宽*高）：2135*700*1040mm，处理能力：8-18 m³/h","T202034127","2025-09-27",1900,"非通用类","安徽省",""]
[1198,"畜牧机械","饲养机械","粪污固液分离机","其它粪污固液分离机","河南绿功夫环保机械科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-7","电机总功率:4kW;污水处理量:8m³/h;","9GY-7粪污固液分离机、电机功率4KW、电压380V、每小时粪污处理能力7~10m³、外形尺寸1975*715*1240（mm）","T202041410133","2025-09-26",1900,"非通用类","河南省",""]
[1199,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","北京国科诚泰农牧设备有限公司","智能挤奶机","9JBD-48","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:48组;脱杯方式:自动 ;","并列式；配套电机功率18Kw；真空泵型号SAC UNIPUMP4200数量2；脉动器型式SAC数量48；计量方式：电子计量。稳压罐不锈钢32升  1套、集乳器UNIFLOW容积430CC   48套、集乳罐不锈钢100升1套、奶泵8吨/小时 1套、清洗水槽不锈钢250升 1套。","部20171264","2021-12-31",120000,"通用类","北京市",""]
[1200,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机","北京国科诚泰农牧设备有限公司","智能挤奶机","9JZD-60","形式:并列(转盘)式 ;杯组数:60组;脱杯方式:自动 ;","转盘式；配套电机功率23Kw；真空泵型号SAC UNIPUMP2750数量2；脉动器型式SAC数量60；计量方式：电子计量。稳压罐不锈钢32升  2套、集乳器UNIFLOW容积430CC  60套、集乳罐不锈钢100升2套、奶泵8吨/小时 2套、清洗水槽不锈钢500升 1套。","部20171265","2021-12-31",120000,"通用类","北京市",""]
[1201,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","微孔曝气增氧装置","FJBQ-1.5","功率:1.5kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机，标定功率（KW):1.5;电机型式：单相异步电机；风机型式：漩涡风机；配套风机额定风压（kpa):27;额定风量（m3/h）:210；曝气盘规格（mm)：上圈Ф700×下圈Ф800×高度160;曝气管内径(mm):10;曝气管外径（mm):16;曝气管长度(m): 200 。","T202032320110","2025-06-30",900,"非通用类","江苏省",""]
[1202,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","微孔曝气增氧装置","FJBQ-1.3","功率:1.3kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机，标定功率（KW):1.3;电机型式：单相异步电机；风机型式：漩涡风机；配套风机额定风压（kpa):20;额定风量（m3/h）:145；曝气盘规格（mm)：上圈Ф700×下圈Ф800×高度160;曝气管内径(mm):10;曝气管外径（mm):16;曝气管长度(m): 200 。","T202032320110","2025-06-30",900,"非通用类","江苏省",""]
[1203,"水产机械","水产养殖机械","增氧机","微孔曝气式增氧机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","微孔曝气增氧装置","FJBQ-1.1","功率:1.1kW;曝气式增氧机:是 ;","曝气式增氧机，标定功率（KW):1.1;电机型式：单相异步电机；风机型式：漩涡风机；配套风机额定风压（kpa):24;额定风量（m3/h）:210；曝气盘规格（mm)：上圈Ф700×下圈Ф800×高度160;曝气管内径(mm):10;曝气管外径（mm):16;曝气管长度(m): 200 。","T202032320110","2025-06-30",900,"非通用类","江苏省",""]
[1204,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","1-2t/h压块机","湖南鑫田农业机械有限公司","秸秆压棒机","11JP-300A","生产率:1t/h;","型号名称：11JP-300A型秸秆压棒机；立式结构型式：平模；主电动机额定功率：22KW;外形尺寸（长×宽×高）:1550×660×1340mm;压模直径:Ø300mm;压模有效宽度:80mm;压辊数量:4个；压模孔截面尺寸：Ø8.4mm;压模孔数量:656个；纯工作小时生产率：1000kg/h","T202043430139","2025-08-06",13300,"非通用类","湖南省",""]
[1205,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上压块机","山东锦坤机械制造有限公司","秸秆压制机","11JH-850","生产率:2.5t/h;","项目               单位                                     设计值\n型号名称 / kW mm mm mm 个 mm 个 mm mm 个 / kg/h /   11JH-850型秸秆压制机\n卧式结构型式                /                                /\n立式结构型式                kg                             环模\n主电动机额定功率            /                              220\n外形尺寸（长×宽×高）      kW                        3000×1500×2400\n压模直径                   转/分                            850\n压模有效宽度                 m3                              81\n压辊数量                     mm                              3\n压缩成型套筒出口内径          个                             /\n压缩成型套筒数量              个                             /\n压缩成型套筒长度              mm                             /\n压模孔截面尺寸                mm                             8\n压模孔数量                     /                            3220\n驱动结构型式                  mm                              /\n纯工作小时生产率              mm                          2500～3000","T202037370023","2025-07-06",30000,"非通用类","山东省",""]
[1206,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上压块机","常州禾发农机有限公司","秸秆压粒机","11FJY-350","生产率:2t/h;","纯工作小时生产率：≥2000kg/h、压模孔数量：520个、压模直径：350mm、压模有效宽度：80mm、主电动机额定功率：18.5kw","鄂2020104","2025-09-29",29700,"非通用类","江苏省",""]
[1207,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上压块机","湖南鑫田农业机械有限公司","秸秆压棒机","11JP-350A","生产率:2t/h;","型号名称：11JP-350A型秸秆压棒机；主电动机额定功率：30KW;纯工作小时生产率：2000kg/h；立式结构型式：平模；外形尺寸（长×宽×高）：1970×620×1410mm;压模直径：Ø350mm；压模有效宽度：95mm；压辊数量：4个；压模孔截面尺寸：Ø8.4mm;压模孔数量：744个。","T202043430140","2025-08-06",30000,"非通用类","湖南省",""]
[1208,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","秸秆压块（粒、棒）机","2t/h及以上压块机","河南凤超农业机械有限公司","秸秆压粒机","11FJY-350","生产率:2t/h;","纯工作小时生产率：≥2000kg/h、压模孔数量：520个、压模直径：350mm、压模有效宽度：80mm、主电动机额定功率：18.5kw","鄂2020092","2025-09-29",30000,"非通用类","河南省",""]
[1209,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积0.5-2m³降解式病死畜禽无害化处理设备","福建智辰智能农业装备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-13","有效容积:1.3m³;配备尾气处理装置:是 ;降解式:是 ;","11FJX-13\n型号名称：11FJX-13型畜禽尸体处理机\n型式：箱式\n处理机的箱体容积：1.3m³\n处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：3595×1385×1360（mm）\n有无加热系统：有\n加热系统功率：18kW\n刀辊电动机功率（适用时）：4Kw\n最大批次处理量：585kg\n处理周期：24~32（h）\n工作温度范围℃ ：50~140","T202000010105","2025-07-05",7600,"非通用类","福建省",""]
[1210,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积0.5-2m³降解式病死畜禽无害化处理设备","福建智辰智能农业装备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-6II","有效容积:0.6m³;配备尾气处理装置:是 ;降解式:是 ;","11FJX-6II\n型号名称：11FJX-6II型畜禽尸体处理机\n型式：箱式\n处理机的箱体容积：0.6m³\n处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：2905×1075×1045（mm）\n有无加热系统：有\n加热系统功率：9kW\n刀辊电动机功率（适用时）：3Kw\n最大批次处理量：270kg\n处理周期：24~32（h）\n工作温度范围℃ ：50~120","T202000010107","2025-07-05",7600,"非通用类","福建省",""]
[1211,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积0.5-2m³降解式病死畜禽无害化处理设备","福建智辰智能农业装备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-6","有效容积:0.6m³;配备尾气处理装置:是 ;降解式:是 ;","11FJX-6\n型号名称：11FJX-6型畜禽尸体处理机\n型式：箱式\n处理机的箱体容积：0.6m³\n处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：2175×1055×1045（mm）\n有无加热系统：有\n加热系统功率：9kW\n刀辊电动机功率（适用时）：3kW\n最大批次处理量：180kg\n处理周期：24~32（h）\n工作温度范围℃ ：50~120","T202000010108","2025-07-05",7600,"非通用类","福建省",""]
[1212,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积0.5-2m³降解式病死畜禽无害化处理设备","四川金逸智科技有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FJX-16/A","有效容积:1.6m³;配备尾气处理装置:是 ;降解式:是 ;","型号：11FJX-16/A\n外形尺寸（mm）：3660X1350X1900\n有效容积（m³）：1.6\n日处理量（kg）：800\n发酵材料：木屑或麸皮垫料和专用菌种\n主要配置：主机由降解槽（用锅炉钢板）、外四周罩壳（或为普钢喷塑，顶部盖板和顶盖为不锈钢）、切割部件（刀片为耐磨钢板，专利结构）、传动系统、加热系统\n电控部分：台湾10吋触摸屏，三凌或西门子PLC,正泰电器\n进料提升机：机械式电动提升(11FJX-16/A-GJTS)\n出料输送机：皮带输送(11FJX-PDSS400)\n筛分机：往复式振动筛(11FJX-ZD500)\n组合除臭系统：全不锈钢(11FJX-WQ-A)专利结构，散热器宽度1000MM，冷凝器直径500MM,除臭器UV两级+碳板","T202051510012","2025-04-13",7600,"非通用类","四川省",""]
[1213,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积2m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备","福建智辰智能农业装备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-25","有效容积:2.5m³;配备尾气处理装置:是 ;降解式:是 ;","11FJX-25\n型号名称：11FJX-25型畜禽尸体处理机\n型式：箱式\n处理机的箱体容积：2.5m³\n处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：4745×1530×1486（mm）\n有无加热系统：有\n加热系统功率：24kW\n刀辊电动机功率（适用时）：4Kw\n最大批次处理量：1125kg\n处理周期：24~32（h）\n工作温度范围℃ ：50~140","T202000010106","2025-07-05",10000,"非通用类","福建省",""]
[1214,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积0.5-2m³化制式病死畜禽无害化处理设备","郑州市盛之远农业机械有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FXC-0.5","有效容积:0.58m³;配备加热、尾气处理装置:是 ;化制式:是 ;","容积：0.58m³  外形尺寸（长×宽×高）2650×1150×2020mm，驱动功率4kW，加热功率 9kW，灭菌功率：风机0.75kw，水泵0.3kw，上料、出料方式 ：人工，处理能力550kg批处理量，处理温度 70-90C° ，处理方法：切割、搅拌、高温灭菌，废气处理：冷却雾化","苏农机（2018）第（0355）号","2022-12-31",13000,"非通用类","河南省",""]
[1215,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积2m³及以上化制式病死畜禽无害化处理设备","郑州市盛之远农业机械有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FXC-2.3","有效容积:2.10m³;配备加热、尾气处理装置:是 ;化制式:是 ;","容积：2.10m³ 外形尺寸（长×宽×高）3520×1320×2350mm，驱动功率11kW，加热功率15kW，灭菌功率风机0.75kw、水泵0.3kw，上料、出料方式：人工，处理能力1070kg ，处理温度70-90C°，处理方法：切割、搅拌、高温灭菌，废气处理：冷却雾化","苏农机（2018）第（0356）号","2022-12-31",27000,"非通用类","河南省",""]
[1216,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","病死畜禽无害化处理设备","有效容积2m³及以上化制式病死畜禽无害化处理设备","四川金逸智科技有限公司","病死畜禽无害化处理设备","11FJX-45/A","有效容积:4.5m³;配备加热、尾气处理装置:是 ;化制式:否 ;","型号  ：11FJX-45/A\n外形尺寸（mm）：4900X1850X2300\n有效容积（m³）：4.5\n日处理量（kg）：2000\n发酵材料：木屑或麸皮垫料和专用菌种\n主要配置：主机由降解槽（用锅炉钢板）、外四周罩壳（或为普钢喷塑，顶部盖板和顶盖为不锈钢）、切割部件（刀片为耐磨钢板，专利结构）、传动系统、加热系统\n电控部分：台湾10吋触摸屏，三凌或西门子PLC,正泰电器\n进料提升机：液压提升(11FJX-45/A-YYTS)\n出料输送机：皮带输送(11FJX-PDSS500)\n筛分机：往复式振动筛(11FJX-YB600)\n组合除臭系统：全不锈钢(11FJX-LN-600)专利结构，散热器宽度1200MM，冷凝器直径600MM,除臭器UV叁级+碳板","T202051510047","2025-08-03",27000,"非通用类","四川省",""]
[1217,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","有机废弃物好氧发酵翻堆机","配套电机总功率≥13kW槽式翻堆机","湖南碧野生物科技有限公司","有机废弃物好氧发酵翻堆机","11FD-4-23.7","工作幅宽:4m;形式:槽式:是 ;动力形式:电机:是 ;配套总功率:23.7kW;","型号规格：11FD-4-23.7\n配套动力型式：电动机\n翻堆部件结构型式：滚筒式\n工作幅宽：4000 mm\n生产率：≥220 m3/h\n配套总功率：23.7 kW\n翻堆机移动速度：0～1.6 m/min\n物料堆放高度（深度）：≤1.0 m","T201943430064","2024-12-19",8700,"非通用类","湖南省",""]
[1218,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","有机废弃物干式厌氧发酵装置","容积4-8m³制肥机","湖南碧野生物科技有限公司","秸秆制肥机","11JF-6A","发酵罐有效容积:5.8m³;配加热装置、搅拌装置、进料和出料设备:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）7400×6200×2700\n发酵箱容积5.8 m3；\n搅拌主轴转速10±0.5 r/min\n生产率≥126 kg/h","湘20180619039","2022-12-31",40000,"非通用类","湖南省",""]
[1219,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","有机废弃物干式厌氧发酵装置","容积4-8m³制肥机","湖南田野农机制造有限公司","秸秆制肥机","11JF-5","发酵罐有效容积:5m³;配加热装置、搅拌装置、进料和出料设备:是 ;","4m³≤容积＜8m³（容积指发酵罐有效容积）；配加热装置、搅拌装置、进料和出料设备","湘20190430029","2023-12-31",40000,"非通用类","湖南省",""]
[1220,"农业废弃物利用处理设备","废弃物处理设备","有机废弃物干式厌氧发酵装置","容积8m³以上制肥机","湖南碧野生物科技有限公司","秸秆制肥机","11JF-12","发酵罐有效容积:11.6m³;配加热装置、搅拌装置、进料和出料设备:是 ;","外形尺寸（长×宽×高）（mm）8800×6300×4000\n发酵箱容积11.6 m3；\n搅拌主轴转速10±0.5 r/min\n生产率≥210 kg/h","湘20180619040","2022-12-31",50000,"非通用类","湖南省",""]
[1221,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-2500","幅宽:2.5m;","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥52.22kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2595×1300mm  6、最大工作幅宽2500mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606044","2024-12-31",12800,"非通用类","北京市",""]
[1222,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-2000","幅宽:2m;","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥≥36.8kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2095×1300mm  6、最大工作幅宽2000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606044","2024-12-31",12800,"非通用类","北京市",""]
[1223,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","上海联适导航技术有限公司","北斗卫星平地机","12PW-200B","幅宽:2m;","车载计算机型号：T100，控制器型号：W20，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，工作幅宽：2000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：51-74KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×2060×1350mm，整机质量：850kg，轮距：1500mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T20200606057","2024-12-31",12800,"非通用类","上海市",""]
[1224,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","上海联适导航技术有限公司","北斗卫星平地机","12PW-250B","幅宽:2.5m;","车载计算机型号：T100，控制器型号：W20,卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：2500mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：51-74KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×2560×1350mm，整机质量：950kg，轮距：1900mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T20200606057","2024-12-31",12800,"非通用类","上海市",""]
[1225,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","保定润土农机装备有限公司","北斗卫星平地机","12PW-250A","幅宽:2.5m;","1、配套拖拉机功率60-90kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率450-470MHz     4、移动基站功率1W   5、移动基站有效发射半径≥5km    6、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3740×2585×1270mm  7、最大工作幅宽2500mm  8、平地铲最大提升高度375mm   9、平地铲高度670mm","T202012120040","2025-07-01",12800,"非通用类","河北省",""]
[1226,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","激光平地机","12PJ-250","幅宽:2.5m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×2600×3700mm；结构形式：牵引式；最大工作幅宽：2500mm；配套拖拉机功率：≥80kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：激光控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：2500mm；平地铲高度：700mm;激光发射器有效发射半径：300m;","T202012120059","2025-08-23",12800,"非通用类","河北省",""]
[1227,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽2-3m激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-250","幅宽:2.5m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×2600×1500mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：2500mm；配套拖拉机功率：≥80kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：2500mm；平地铲高度：700mm;平地铲最大提升高度：300mm；车载计算机型号：TCBDPC-700；卫星接收机型号：M100；\n卫星接收机接收信号源 ：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率Hz：233.025M～235M；移动基站功率 kW：0.001；控制器型号 ：AG-700；液压泵型号 ：CGB2063 ；分配器型号 ：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙（悬挂式不测）mm ：≥300；轮胎型号规格：10.0/75-15.3；轮胎数量：2个","T20200606162","2025-09-14",12800,"非通用类","河北省",""]
[1228,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","上海联适导航技术有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300B","幅宽:3m;","车载计算机型号：T100，控制器型号：W20，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制 ，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：3000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：66-103KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×3060×1350mm，整机质量：1100kg，轮距：1900mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T20200606011","2024-12-31",15300,"非通用类","上海市",""]
[1229,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","上海联适导航技术有限公司","北斗卫星平地机","12PW-350B","幅宽:3.5m;","车载计算机型号：T100，控制器型号：W20，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：3500mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：66-103KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×3560×1350mm，整机质量：1200kg，轮距：1900mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T20200606011","2024-12-31",15300,"非通用类","上海市",""]
[1230,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","陕西科丰农业机械有限公司","激光平地机","12PJ-3.5(KF)","幅宽:3.5m;","工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：3750×3500×2900 ；\n结构型式/ 牵引式 ；\n最大工作幅宽（mm）  ：3500；\n配套拖拉机功率 （kw）： 90～120 ；\n控制方式：激光控制；\n平地铲铲刃长度（mm）:3500；\n平地铲高度（mm）：710\n激光发射器有效发射半径 （m）： 400 ；\n激光发射器型号/ KF508 ；\n激光接收器型号 / KF608 ；\n控制器型号 / KF908 ；","T202064640014","2025-01-20",15300,"非通用类","陕西省",""]
[1231,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-3000","幅宽:3m;","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥67.14kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3096×1300mm  6、最大工作幅宽3000mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606043","2024-12-31",15300,"非通用类","北京市",""]
[1232,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-3200","幅宽:3.2m;","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥89.52kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3900×3295×1300mm  6、最大工作幅宽3200mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606043","2024-12-31",15300,"非通用类","北京市",""]
[1233,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","北京天宝伟业科技有限公司","卫星平地机","12PS-3500","幅宽:3.5m;","1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥102.97kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率410.125-493.125MHz   4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)4000×3596×1300mm  6、最大工作幅宽3500mm 7、平地铲最大提升高度240mm   8、平地铲高度680mm","T20200606043","2024-12-31",15300,"非通用类","北京市",""]
[1234,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","上海适星导航技术有限公司","北斗卫星平地机","12PW-400B","幅宽:4m;","车载计算机型号：W10Pro，控制器型号：W10Pro，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制 卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：4000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：95-118KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×4060×1350mm，整机质量：1350kg，轮距：3200mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T20200606012","2024-12-31",15300,"非通用类","上海市",""]
[1235,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","上海适星导航技术有限公司","北斗卫星平地机","12PW-450B","幅宽:4.5m;","车载计算机型号：W10Pro，控制器型号：W10Pro，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制 卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：4500mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：103-133KW，外形尺寸（长×宽×高）：3900×4560×1350mm，整机质量：1450kg，轮距：3200mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T20200606056","2024-12-31",15300,"非通用类","上海市",""]
[1236,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-350","幅宽:3.5m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×3600×1500mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：3500mm；配套拖拉机功率：≥100kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3500mm；平地铲高度：700mm;平地铲最大提升高度：300mm；车载计算机型号：TCBDPC-700；卫星接收机型号：M100；\n卫星接收机接收信号源 ：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率Hz：233.025M～235M；移动基站功率 kW：0.001；控制器型号 ：AG-700；液压泵型号 ：CGB2063 ；分配器型号 ：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙（悬挂式不测）mm ：≥300；轮胎型号规格：6.50-16；轮胎数量：4个","T20200606161","2025-09-14",15300,"非通用类","河北省",""]
[1237,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-300","幅宽:3.0m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×3100×1500mm；结构型式：牵引式；最大工作幅宽：3000mm；配套拖拉机功率：≥88kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：卫星控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3000mm；平地铲高度：700mm;\n平地铲最大提升高度：300mm；车载计算机型号：TCBDPC-700；卫星接收机型号：M100；\n卫星接收机接收信号源 ：北斗、GPS、GLONASS；移动基站频率Hz：233.025M～235M；移动基站功率 kW：0.001；控制器型号 ：AG-700；液压泵型号 ：CGB2063 ；分配器型号 ：ZDB10V-2-40B/200；油缸型号规格：HSG80×50；运输间隙（悬挂式不测）mm ：≥300；轮胎型号规格：10.0/75-15.3；轮胎数量：2个","T20200606161","2025-09-14",15300,"非通用类","河北省",""]
[1238,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","激光平地机","12PJ-350","幅宽:3.5m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3700×3600×3700mm；结构形式：牵引式；最大工作幅宽：3500mm；配套拖拉机功率：≥100kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：激光控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3500mm；平地铲高度：700mm;激光发射器有效发射半径：300m","T202012120058","2025-08-23",15300,"非通用类","河北省",""]
[1239,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","河北硕传农业科技有限公司","激光平地机","12PJ-300","幅宽:3.0m;","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3670×3110×3695mm；结构形式：牵引式；最大工作幅宽：3000mm；配套拖拉机功率：≥88kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720r/min;控制方式：激光控制；平地铲型式：直顺铲；平地铲铲刃长度：3000mm；平地铲高度：700mm;激光发射器有效发射半径：300m;","T202012120058","2025-08-23",15300,"非通用类","河北省",""]
[1240,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","保定润土农机装备有限公司","北斗卫星平地机","12PW-400A","幅宽:4m;","1、配套拖拉机功率≥120kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率450-470MHz     4、移动基站功率1W   5、移动基站有效发射半径≥5km    6、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3740×4085×1270mm  7、最大工作幅宽4000mm  8、平地铲最大提升高度375mm   9、平地铲高度670mm","T202012120041","2025-07-01",15300,"非通用类","河北省",""]
[1241,"农田基本建设机械","平地机械","平地机","幅宽3m及以上激光平地机","保定润土农机装备有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300A","幅宽:3m;","1、配套拖拉机功率90-120kW   2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS   3、移动基站频率450-470MHz     4、移动基站功率1W   5、移动基站有效发射半径≥5km    6、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3740×3085×1270mm  7、最大工作幅宽3000mm  8、平地铲最大提升高度375mm   9、平地铲高度670mm","T202012120039","2025-07-01",15300,"非通用类","河北省",""]
[1242,"设施农业设备","食用菌生产设备","食用菌料装瓶（袋）机","生产率700袋/h及以上自动装袋机","桂林市广丰机械有限公司","食用菌料数控装袋机","13Z-800CHW","生产率:870袋/h;自动套袋(供瓶):否 ;","1.型号：13Z-800CHW\n2.重量：170kg\n3.设备效率：≥800袋/h\n4.设备功率：4kw\n5.主轴转速：2900r/min\n6.出料管直径：100mm\n7.工作电压：380v 3相4线  /单相220v（可选）\n8.工作方式：半自动\n9.安全方式；光幕保护\n10.外形尺寸：2000*630*1150","T202045450071","2025-08-06",3500,"非通用类","广西壮族自治区",""]
[1243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","WN400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动 发动机功率（KW）：29.5 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3230×1670×2250（安全架顶） 轴距（mm）：1890 常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1130/1375 最小离地间隙及部位（mm）：390（转向油缸底部） 离合器壳体至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1000 变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92 轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-15/11.2-24 液压悬挂系统型式：半分置式 悬挂装置型式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：1类 液压输出组数：简单液压输出1路 主变速换挡方式：机械有级挡","T202037370192","2025-09-06",10100,"通用类","山东省",""]
[1244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","马力：40马力；功率：29.5kW；驱动方式：两轮驱动","T201900410913","2024-12-30",10100,"通用类","山东省",""]
[1245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","浙江杭拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","450A","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","40马力≤33.1kW＜50马力；驱动方式：两轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：两轮驱动；整机用途：一般农业用；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1400×2365mm；整机轴距或履带接地长：1860mm；整机轮距(前轮/后轮)或轨距：1100、1185、1285、1385、1500/1100、1200、1300、1400、1500mm；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1185/1100mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/有级调节；整机最小离地间隙：380mm；整机最小使用质量：1580mm；整机标准配重(前/后)：90 /160kg；整机最大配重(前/后)：90 /160kg；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数 主变速/副变速/其他：5/2/0；整机各档理论速度低档：2.50,3.21,5.09,8.20 高档：10.69,13.73,21.74,35.02 倒档：2.35,9.86km/h；整机发动机与离合器联接方式\t：直联；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：26.73kW；整机最大牵引力：12.3kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波市海曙恒通车辆部件有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：FH18GW0051；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：NF100895；前照灯生产厂：丹阳市强恺车灯厂；前照灯认证证书编号或检验报告编号：XZ12GW0361；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；","苏农机（2018）第（0429）号","2022-12-31",10100,"通用类","浙江省",""]
[1246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3640×1450×2100 安全框架顶部/3640×1450×2300 驾驶室顶部；最小使用质量kg:安全架1380/驾驶室1500 ；配套动力（kW）:33.1；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1300/1160-1200；最小离地间隙（mm）:360后桥底部；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430129","2025-08-06",10100,"通用类","山东省",""]
[1247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3640×1450×2100 安全框架顶部/3640×1450×2300 驾驶室顶部；最小使用质量kg: 安全架1370 /驾驶室1520 ；配套动力（kW）:30；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1300/1160-1200；最小离地间隙（mm）:360后桥底部；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430129","2025-08-06",10100,"通用类","山东省",""]
[1248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3060×1285×1895 （安全框架顶部）；最小使用质量: 1265 ；配套动力（kW）:33.1；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1390；轮距（前轮/后轮）（mm）: 960、1060/910-1050；最小离地间隙（mm）: 240（后桥底部）；标准配重（kg）:0/60；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 5.00-12/9.50-16。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430131","2025-08-06",10100,"通用类","山东省",""]
[1249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3060×1285×1895 （安全框架顶部）；最小使用质量: 1230 ；配套动力（kW）:30；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1390；轮距（前轮/后轮）（mm）: 960、1060/910-1050；最小离地间隙（mm）: 240（后桥底部）；标准配重（kg）:0/60；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 5.00-12/9.50-16。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430131","2025-08-06",10100,"通用类","山东省",""]
[1250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","WN500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","驱动方式：两轮驱动 发动机功率（KW）：36.8整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3200*1490*2340（安全架顶）\n轴距或履带接地长（mm）：1948 常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1150/1204  轮距(前轮/后轮)或轨距：（mm）：1050、1150、1250、1350/1204、1304 最小离地间隙及部位（mm）：410（转向油缸座底部）离合器壳体至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1010 变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:92  轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28  液压悬挂系统型式：半分置式 悬挂装置型式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：1类 液压输出组数：简单液压输出1路 主变速换挡方式：机械有级挡","T202000370542","2025-09-29",12000,"通用类","山东省",""]
[1251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率:50马力；驱动方式：两轮驱动","部20180578","2022-12-31",12000,"通用类","山东省",""]
[1252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550G3","功率:40.5/50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","整机型式：4×2两轮驱动\n整机最小离地间隙：425mm\n整机常用轮距(前轮/后轮)：1260/1310","苏农机（2019）第（0069）号","2023-12-31",12000,"通用类","江苏省",""]
[1253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ500-B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370579","2025-09-29",12000,"通用类","山东省",""]
[1254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ500-C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370581","2025-09-29",12000,"通用类","山东省",""]
[1255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ500-D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370580","2025-09-29",12000,"通用类","山东省",""]
[1256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3640×1450×2100 安全框架顶部/3640×1450×2300 驾驶室顶部；最小使用质量kg: 安全架1460/驾驶室1580 ；配套动力（kW）:36.8；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1300/1200；最小离地间隙（mm）: 360后桥壳体底部；标准配重（kg）: 42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430129","2025-08-06",12000,"通用类","山东省",""]
[1257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3060×1285×1895 （安全框架顶部）；最小使用质量: 1410 ；配套动力（kW）:36.8；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1390；轮距（前轮/后轮）（mm）: 960、1060/910-1050；最小离地间隙（mm）: 240（后桥底部）；标准配重（kg）:0/60；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 5.00-12/9.50-16。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430131","2025-08-06",12000,"通用类","山东省",""]
[1258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","浙江杭拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","50马力≤36.8kW＜60马力；驱动方式：两轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：两轮驱动；整机用途：一般农业用；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1400×2365mm；整机轴距或履带接地长：1860mm；整机轮距(前轮/后轮)或轨距：1100、1185、1285、1385、1500/1100、1200、1300、1400、1500mm；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1185/1100mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/有级调节；整机最小离地间隙：380mm；整机最小使用质量：1580mm；整机标准配重(前/后)：90 /160kg；整机最大配重(前/后)：90 /160kg；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数 主变速/副变速/其他：5/2/0；整机各档理论速度低档：2.50,3.21,5.09,8.20 高档：10.69,13.73,21.74,35.02 倒档：2.35,9.86km/h；整机发动机与离合器联接方式\t：直联；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：33.8kW；整机最大牵引力：13kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波市海曙恒通车辆部件有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：FH18GW0051；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：NF100895；前照灯生产厂：丹阳市强恺车灯厂；前照灯认证证书编号或检验报告编号：XZ12GW0361；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；","苏农机（2018）第（0430）号","2022-12-31",12000,"通用类","浙江省",""]
[1259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ;","马力：55马力；功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动","T201900410913","2024-12-30",12000,"通用类","山东省",""]
[1260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ;","马力：50马力；功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动","T201900410913","2024-12-30",12000,"通用类","山东省",""]
[1261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ600-D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370580","2025-09-29",13200,"通用类","山东省",""]
[1262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ600-C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370581","2025-09-29",13200,"通用类","山东省",""]
[1263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ600-B","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370579","2025-09-29",13200,"通用类","山东省",""]
[1264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：60马力；驱动方式：两轮驱动","部20180575","2022-12-31",13200,"通用类","山东省",""]
[1265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：44.1kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1950，轮距(mm)：1170/1200，标定牵引力(n)：12480，最小使用质量(kg)：1680，外廓尺寸(mm)：3640×1620×2360安全框架顶部","T202000430288","2025-07-05",13200,"通用类","山东省",""]
[1266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","700A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","发动机标定功率：70马力；驱动方式：两轮驱动","部20180574","2022-12-31",17300,"通用类","山东省",""]
[1267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ700-B","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：两轮驱动","T202000370579","2025-09-29",17300,"通用类","山东省",""]
[1268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","700A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ;","标定功率：51.5kw，驱动方式：两轮驱动，轴距(mm)：1950，轮距(mm)：1170/1200150/1190，标定牵引力(n)：12480，最小使用质量(kg)：1890，外廓尺寸(mm)：3640×1620×2360安全框架顶部","T202000430288","2025-07-05",17300,"通用类","山东省",""]
[1269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RY1350-A","功率:135马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：135马力  驱动方式：两轮驱动  排放标准：国三","T202000370540","2025-09-29",26900,"通用类","山东省",""]
[1270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RY1200-A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：120马力  驱动方式：两轮驱动  排放标准：国三","T202000370540","2025-09-29",26900,"通用类","山东省",""]
[1271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RY1100-A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ;","功率：110马力  驱动方式：两轮驱动  排放标准：；国三","T202000370540","2025-09-29",26900,"通用类","山东省",""]
[1272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","40马力≤功率<50马力,驱动方式：四轮驱动；整机型式：轮式；最小使用质量（kg):1520;最小使用比质量( kg/kW): 51.5 ；整机外廓尺寸（ mm）：3450×1510×2300（安全架顶) ；轴距（mm ）：1925 ；挡位数（前进/倒退）：8/8 ；转向系型式 ：全液压 ； 转向系转向操纵机构 ： 方向盘 ；主变速换挡方式：机械有级挡 ；副变速换挡方式 ： 机械有级挡 。","T202032320130","2025-07-30",12300,"通用类","江苏省",""]
[1273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：40马力；功率：29.5kW；驱动方式：四轮驱动","T201900410920","2024-12-30",12300,"通用类","山东省",""]
[1274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","40马力≤33.1kW＜50马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：四轮驱动；整机用途：一般农业用；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1480×2365mm；整机轴距或履带接地长：1860mm；整机轮距(前轮/后轮)或轨距：1245/1100、1155、1200、1300、1400、1500mm；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1245/1155mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/有级调节；整机最小离地间隙：325mm；整机最小使用质量：1680mm；整机标准配重(前/后)：90 /160kg；整机最大配重(前/后)：90 /160kg；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数 主变速/副变速/其他：5/2/0；整机各档理论速度低档：2.50,3.21,5.09,8.20 高档：10.69,13.73,21.74,35.02 倒档：2.35,9.86km/h；整机发动机与离合器联接方式\t：直联；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：26.73kW；整机最大牵引力：12.3kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波市海曙恒通车辆部件有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：FH18GW0051；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：NF100895；前照灯生产厂：丹阳市强恺车灯厂；前照灯认证证书编号或检验报告编号：XZ12GW0361；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；","苏农机（2018）第（0429）号","2022-12-31",12300,"通用类","浙江省",""]
[1275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","404-H","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:2950×1220×1960；最小使用质量（kg）:1350；轴距（mm）:1510； 轮距（前轮/后轮）（mm）:960/1100；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:960、1000/960、1100 ； 最小离地间隙（mm）: 245（ 前桥放油螺栓）;最大配重（kg）:100/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.5-16","T202043430026","2025-04-09",12300,"通用类","山东省",""]
[1276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3130×1310×1940    （安全框架顶部）；最小使用质量: 1365 ；配套动力（kW）:33.1；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1510；轮距（前轮/后轮）（mm）970、1070/910-1050；最小离地间隙（mm）: 185（分动箱底部）；标准配重（kg）:0/60；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-20。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430132","2025-08-06",12300,"通用类","山东省",""]
[1277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3130×1310×1940    （安全框架顶部）；最小使用质量: 1365 ；配套动力（kW）:30；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1510；轮距（前轮/后轮）（mm）970、1070/910-1050；最小离地间隙（mm）: 185（分动箱底部）；标准配重（kg）:0/60；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-20。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430132","2025-08-06",12300,"通用类","山东省",""]
[1278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3600×1450×2150 安全框架顶部/3600×1450×2300 驾驶室顶部；最小使用质量kg: 安全架1500/驾驶室1670；配套动力（kW）:33.1；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1800；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1300/1160-1200进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430130","2025-08-06",12300,"通用类","山东省",""]
[1279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3600×1450×2140 ;安全框架顶部/3600×1450×2300 驾驶室顶部；最小使用质量kg:安全架1470/驾驶室1670；配套动力（kW）:29.4；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1800；轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300/1160-1200进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430130","2025-08-06",12300,"通用类","山东省",""]
[1280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊潍龙拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WL454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ;","该鉴定单元机型的合理最小功率代号（马力）：40 整机型号：WL454型轮式拖拉机 整机形式：轮式 整机机架形式：无架 整机驱动形式：四驱 整机用途：一般用途 外形尺寸（长×宽×高）：3430mm×1480mm×2380mm 轴距：1830mm 常用轮距（前轮、后轮）：1200mm/1200mm 轮距（前轮/后轮）或轨距：960、1100/1200/960/1100/1200 最小离地间隙及部位：310前桥底部 离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离：1027 变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5 拖拉机最小使用质量：1460KG 标准配重（前/后）：48/80 最小使用质量比：44.1 档位数：8/2 主变速档位数：4＋1 副变速档位数：2 最高设计理论速度：31.57 发动机与主离合器连接方式：直联 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL704.46.001 翻倾防护装置形式：安全框架 翻倾防护装置生产厂：潍坊鑫益达机械有限公司 发动机型号：4DW91-45GG33 发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 发动机标定功率：33.1 发动机进气方式：自然吸气 发动机缸数：4 发动机标定转速：2400 发动机冷却方式：水冷 空气滤清器型号：K395 空气滤清器形式：湿式 排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：110×330 排气管消声腔质量：3.5 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 安全带型号：CBADB-002 安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂 转向系形式：全液压 转向系转向操纵机构：方向盘 转向系转向机构形式：前轮转向 传动系箱体数量：2 变速箱（器）形式：机械平面组成式 主变速位置：在第2箱体中 主变速换挡方式：机械有级挡 副变速换挡方式： 机械有级挡 轮胎型号（前轮后轮）：7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统形式：分置式 悬挂装置形式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：1类 工作装置液压油泵型号：CBN-E316 液压输出组数：1 工作装置安全阀全开压力：16±0.5 动力输出轴花键数目：6 动力输出轴标准转速：540/760","T202043430135","2025-08-06",12300,"通用类","山东省",""]
[1281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊潍龙拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WL404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ;","该鉴定单元机型的合理最小功率代号（马力）：40 整机型号：WL404型轮式拖拉机 整机形式：轮式 整机机架形式：无架 整机驱动形式：四驱 整机用途：一般用途 外形尺寸（长×宽×高）：3430mm×1480mm×2380mm 轴距：1830mm 常用轮距（前轮、后轮）：1200mm/1200mm 轮距（前轮/后轮）或轨距：960、1100/1200/960/1100/1200 最小离地间隙及部位：310前桥底部 离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离：1027 变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5 拖拉机最小使用质量：1445KG 标准配重（前/后）：48/80 最小使用质量比：48.98 档位数：8/2 主变速档位数：4＋1 副变速档位数：2 最高设计理论速度：31.57 发动机与主离合器连接方式：直联 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL704.46.001 翻倾防护装置形式：安全框架 翻倾防护装置生产厂：潍坊鑫益达机械有限公司 发动机型号：4DW91-40GG33 发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 发动机标定功率：29.5 发动机进气方式：自然吸气 发动机缸数：4 发动机标定转速：2400 发动机冷却方式：水冷 空气滤清器型号：K395 空气滤清器形式：湿式 排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：110×330 排气管消声腔质量：3.5 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 安全带型号：CBADB-002 安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂 转向系形式：全液压 转向系转向操纵机构：方向盘 转向系转向机构形式：前轮转向 传动系箱体数量：2 变速箱（器）形式：机械平面组成式 主变速位置：在第2箱体中 主变速换挡方式：机械有级挡 副变速换挡方式： 机械有级挡 轮胎型号（前轮后轮）：7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统形式：分置式 悬挂装置形式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：1类 工作装置液压油泵型号：CBN-E316 液压输出组数：1 工作装置安全阀全开压力：16±0.5 动力输出轴花键数目：6 动力输出轴标准转速：540/760","T202043430135","2025-08-06",12300,"通用类","山东省",""]
[1282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","50马力≤功率<60马力，驱动方式：四轮驱动；整机型式：轮式；最小使用质量（kg):1650;最小使用比质量( kg/kW): 44.8 ； 整机外廓尺寸（ mm ）：3450×1510×2300（安全架顶) ；轴距（mm）：1925 ；挡位数（前进/倒退）：8/8 ；转向系型式：全液压 ；转向系转向操纵机构：方向盘 ；主变速换挡方式：机械有级挡 ；副变速换挡方式 ： 机械有级挡 。","T202032320130","2025-07-30",15200,"通用类","江苏省",""]
[1283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T201900320702","2024-12-30",15200,"通用类","山东省",""]
[1284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","部20180578","2022-12-31",15200,"通用类","山东省",""]
[1285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370576","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370577","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370578","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称:BL504-A型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3430×1500×2285 (安全架顶部);轴距mm:1854;常用轮距(前轮/后轮)mm:\n1185/ 1203;轮距(前轮/后轮)mm:1185、1395/1125- 1565;最小离地间隙及部位mm:327(前桥油堵底端);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm:1067；最小使用质量kg：1475；\n挡位数(前进/倒退)：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2驾驶员座椅型号：迪尔704\n驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：\n方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7. 50-16/11.2-24","T202000320063","2025-03-31",15200,"通用类","北京市",""]
[1289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称：BL554-A轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm：3505X 1600X2665 (安全架)；轴距mm：1880；常用轮距(前轮/后轮)mm：1350/ 1300；轮距(前轮/后轮)mm：1350、1590/1300、 1450；最小离地间隙及部位mm：365(前桥油堵底端)；最小使用质量kg：2080；挡位数(前进/倒退)：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：28. 66；驾驶员座椅型号：\n迪尔704；驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；","T202000320059","2025-03-31",15200,"通用类","北京市",""]
[1290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：36.8kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：2950×1290×2100（安全架顶部）mm；轴距：1510mm；最小离地间隙及部位：190（油箱托架）mm；最小使用质量：1400kg；标准配重（前/后）：15/30kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：38.04kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340504","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：36.8kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3650×1450×2350（安全架顶部）mm、3620×1450×2400（驾驶室顶）mm；轴距：1950mm；最小离地间隙及部位：310（前桥底部）mm；最小使用质量：1795kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：48.78kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340503","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）3510×1620×2400（安全架顶部），轴距：1830，常用轮距（前轮/后轮）：1260/1300，最小使用质量：1690Kg，最小使用比质量：45.9Kg/kw，发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020018","2025-04-11",15200,"通用类","浙江省",""]
[1293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL554-B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：40.5KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230536","2024-12-30",15200,"通用类","河北省",""]
[1294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3780×1640×2615（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D,轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：1840，配重（kg）(前/后)：75/90，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3780×1640×2615（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2100，标准配重（kg）(前/后）：75/90","T202000370572","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3700×1490×2350(至安全架顶)；功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1560","T202000410586","2025-09-29",15200,"通用类","河南省",""]
[1296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3600×1460×2140 安全框架顶部/3600×1460×2300驾驶室顶部；最小使用质量: 安全架1545/驾驶室1665；配套动力（kW）:36.8；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1840；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1300/1160-1200进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430130","2025-08-06",15200,"通用类","山东省",""]
[1297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB504-7","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3580×1140×2140（安全框架）；最小使用质量: 1460 ；配套动力（kW）:36.8；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1835；轮距（前轮/后轮）（mm）880、980/860-980；最小离地间隙（mm）:285 (前驱动桥)；标准配重（kg）:42/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202000220363","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3130×1310×1990（安全框架顶部）；最小使用质量: 1400 ；配套动力（kW）:36.8；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1510；轮距（前轮/后轮）（mm）:970、1070/910-1050；最小离地间隙（mm）: 185（分动箱底部）；标准配重（kg）:0/60；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.50-20。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202043430132","2025-08-06",15200,"通用类","山东省",""]
[1299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","504-H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:2950×1220×1960 安全架顶；最小使用质量（kg）:1400；轴距（mm）:1510； 轮距（前轮/后轮）（mm）:960/1100；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:960、1000/960、1100 ； 最小离地间隙（mm）:245（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:100/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-12/9.5-16","T202043430026","2025-04-09",15200,"通用类","山东省",""]
[1300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:3350×1480×2580驾驶室顶部3350×1480×2360安全架顶部；最小使用质量（kg）:1600（驾驶室）1600安全架；轴距（mm）:1880； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200/1230；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300/1230、1330 ； 最小离地间隙（mm）:325前桥底部 ;最大配重（kg）:60/56； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；变速箱型式:（4+1）×2 组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24","T202000430095","2025-03-31",15200,"通用类","山东省",""]
[1301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","50马力≤36.8kW＜60马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：四轮驱动；整机用途：一般农业用；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1480×2365mm；整机轴距或履带接地长：1860mm；整机轮距(前轮/后轮)或轨距：1245/1100、1155、1200、1300、1400、1500mm；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1245/1155mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/有级调节；整机最小离地间隙：340mm；整机最小使用质量：1680mm；整机标准配重(前/后)：90 /160kg；整机最大配重(前/后)：90 /160kg；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数 主变速/副变速/其他：5/2/0；整机各档理论速度低档：2.50,3.21,5.09,8.20 高档：10.69,13.73,21.74,35.02 倒档：2.35,9.86km/h；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：33.8kW；整机最大牵引力：13kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波市海曙恒通车辆部件有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：FH18GW0051；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：NF100895；前照灯生产厂：丹阳市强恺车灯厂；前照灯认证证书编号或检验报告编号：XZ12GW0361；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；","苏农机（2018）第（0430）号","2022-12-31",15200,"通用类","浙江省",""]
[1302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东乐地农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)mm:2980×1315×2065（安全架顶）；轴距或履带接地长:1515mm；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1110/1150mm；最小使用质量:1456kg；标准配重（前/后）：28/64kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2/0；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数/其他档位数：2","T201900430952","2024-12-30",15200,"通用类","山东省",""]
[1303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：55马力；功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动","T201900410920","2024-12-30",15200,"通用类","山东省",""]
[1304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：50马力；功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","T201900410920","2024-12-30",15200,"通用类","山东省",""]
[1305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3520×1350×2240（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1000/1000","T202000430300","2025-07-05",15200,"通用类","山东省",""]
[1306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1920，常用轮距mm：1200/1200，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：6，动力输出轴标准转数r/min：540/720。","T201900430954","2024-12-30",15200,"通用类","山东省",""]
[1307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430294","2025-07-05",15200,"通用类","山东省",""]
[1308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：50马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1500，常用轮距mm：960/960，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1N类，液压输出组数：1组，安全阀全开压力：16.5±0.5MPa，动力输出轴花键数目：6，动力输出轴标准转数r/min：540/720。","T202000430292","2025-07-05",15200,"通用类","山东省",""]
[1309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 3650×1640×2480（安全架顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：36.8kW; 发动机型号及制造商： YN4A055-31VE,昆明云内动力股份有限公司；轴距：1865; 最小使用质量：1690; 配重：40/80; 档位数：8/26; 是否有驾驶室或安全架：安全架。","T202000320457","2025-09-29",15200,"通用类","山东省",""]
[1310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","M504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：36.8KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×（2+1）机械平面组成式变速箱；","T202000340499","2025-09-29",15200,"通用类","河南省",""]
[1311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3710×1450×2390(至安全架顶)；功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1950","T202000410585","2025-09-29",17000,"通用类","河南省",""]
[1312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3780×1640×2615（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：44.1，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP3.2G61E316,轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：1900，配重（kg）(前/后)：75/90，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3780×1640×2615（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2145，标准配重（kg）(前/后）：75/90","T202000370572","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：44.2KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230536","2024-12-30",17000,"通用类","河北省",""]
[1314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：3600*1550*2235；驱动方式：四轮驱动； 功率：44.1KW；国三发动机；轴距：1950mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1220；轮距（前轮/后轮）：1180、1230、1350/1220-1575(mm)；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1880kg；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；标准配重（前/后）：80/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230535","2024-12-30",17000,"通用类","河北省",""]
[1315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）3510mm×1620mm×2400mm（安全架顶部），轴距：1830mm，常用轮距（前轮/后轮）：1260mm/1300mm，最小使用质量：1710Kg，最小使用比质量：38.7Kg/kw，发动机马力：60马力，标定功率：44.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020018","2025-04-11",17000,"通用类","浙江省",""]
[1316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：44.1kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3620×1450×2350（安全架顶部）mm、3620×1450×2400（驾驶室顶）mm；轴距：1950mm；最小离地间隙及部位：310（前桥底部）mm；最小使用质量：2010kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：45.58kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340503","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称:BL604-A型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3650×1520×2270 (安全架顶部);轴距mm:1960;常用轮距(前轮/后轮)mm:\n1185/ 1203;轮距(前轮/后轮)mm:1185、1395/1125- 1565;最小离地间隙及部位mm:327(前桥油堵底端);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm:1067；最小使用质量kg：1595；\n挡位数(前进/倒退)：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2驾驶员座椅型号：迪尔704\n驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：\n方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7. 50-16/12. 4-28","T202000320063","2025-03-31",17000,"通用类","北京市",""]
[1318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370577","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370578","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:48KW,标定转速2400R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","T201900320739","2024-12-30",17000,"通用类","河北省",""]
[1321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370576","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：60马力；驱动方式：四轮驱动","部20180575","2022-12-31",17000,"通用类","山东省",""]
[1323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJ604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","60马力≤功率<70马力，驱动方式：四轮驱动；整机型式：轮式；最小使用质量（kg):1700;最小使用比质量( kg/kW): 38.5 ；整机外廓尺寸（ mm）：3450×1510×2300（安全架顶) ；轴距（mm ）：1925 ；转向系型式 ：全液压 ；转向系转向操纵机构：方向盘 ；挡位数（前进/倒退） ： 8/8 ；主变速换挡方式：机械有级挡 ；副变速换挡方式 ： 机械有级挡 。","T202032320130","2025-07-30",17000,"通用类","江苏省",""]
[1324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.2kW（60马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430294","2025-07-05",17000,"通用类","山东省",""]
[1325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3520×1350×2240（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1000/1000 ，","T202000430300","2025-07-05",17000,"通用类","山东省",""]
[1326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2020，轮距(mm)：1280/1200，标定牵引力(n)：16880，最小使用质量(kg)：1685，外廓尺寸(mm)：3610×1620×2340安全框架顶部","T202000430286","2025-07-05",17000,"通用类","山东省",""]
[1327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：44.1kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):3560×1480×2240（至安全架顶）；轴距：1940mm；最小使用质量：1850kg；常用轮距mm（前轮/后轮）：1050/1100","T202000230169","2025-07-05",17000,"通用类","山东省",""]
[1328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：60马力；功率44kW；驱动方式：四轮驱动","部20170174","2021-12-31",17000,"通用类","山东省",""]
[1329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","60马力≤44.1kW＜70马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：四轮驱动；整机用途：一般农业用；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3620×1670×2420mm；整机轴距或履带接地长：2010mm；整机轮距(前轮/后轮)或轨距：1350/1100、1205、1305、1300、1405、1500mm；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1350/1305mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/有级调节；整机最小离地间隙：395mm；整机最小使用质量：2050mm；整机标准配重(前/后)：90 /240kg；整机最大配重(前/后)：90 /240kg；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数 主变速/副变速/其他：5/2/0；整机各档理论速度：低档：2.15,2.71,4.42,7.00 高档：9.14,11.54,18.78,29.78 倒档：2.00,8.53km/h；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：39.78kW；整机最大牵引力：14.2kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波市海曙恒通车辆部件有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：FH18GW0051；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：LT604.45.020；前照灯生产厂：丹阳市航杰汽车配件有限公司；前照灯认证证书编号或检验报告编号：XZ17GW0081；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；","苏农机（2018）第（0431）号","2022-12-31",17000,"通用类","浙江省",""]
[1330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:3300×1360×2350；最小使用质量（kg）:1720；轴距（mm）:1800； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1050/1050；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1050、1140/900-1300 ； 最小离地间隙（mm）:350(前桥底部) ;最大配重（kg）:100/240； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；变速箱型式:（4+1）×2 组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/12.4-24；","T202000430096","2025-03-31",17000,"通用类","山东省",""]
[1331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:4000×1850×2700（驾驶室） 4000×1780×2600（安全架）；最小使用质量（kg）:2650（安全架）、2750（驾驶室）；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1450/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）: 1250、1350、1450/1250～1560； 最小离地间隙（mm）:370（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:130/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4 ×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮）:8.3-24/14.9-30；","T202000220045","2025-03-31",17000,"通用类","山东省",""]
[1332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:3800×1710×2650（驾驶室） 3800×1620×2500（安全架）；最小使用质量（kg）:2470（安全架）、2550（驾驶室）；轴距（mm）:1980； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300/1300；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300、1400/1200、1300、1400 ； 最小离地间隙（mm）: 420（后牵引架底部）;最大配重（kg）:64/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/8；变速箱型式: 4×2×（1+1） 组成式；轮胎型号（前轮/轮）:8.3-24/11-32；","T202000220044","2025-03-31",17000,"通用类","山东省",""]
[1333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB604-6","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）:3740×1400×2130(安全架)；最小使用质量: 1680 ；配套动力（kW）:44.1；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1870；轮距（前轮/后轮）（mm）975、1075/1000-1080；最小离地间隙（mm）:310（前桥底部）；标准配重（kg）:116/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202000220365","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","M604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：44.2KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×（2+1）机械平面组成式变速箱；","T202000340499","2025-09-29",17000,"通用类","河南省",""]
[1335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：3650×1640×2450（安全架顶部）/2580（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：44.1kW; 发动机型号及制造商：YN4EZ060-32CR,昆明云内动力股份有限公司；轴距：1865; 最小使用质量：1860（安全架）/2000（驾驶室）; 配重：40/80; 档位数8/2; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架。","T202000320457","2025-09-29",17000,"通用类","山东省",""]
[1336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）3860mm×1620mm×2400mm（安全架顶部），轴距：1910mm，常用轮距（前轮/后轮）：1260mm/1300mm，最小使用质量：1980Kg，最小使用比质量：38.1Kgkw，发动机马力：70马力，标定功率：52KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020018","2025-04-11",22800,"通用类","浙江省",""]
[1337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","部20180574","2022-12-31",22800,"通用类","山东省",""]
[1338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","T201900320700","2024-12-30",22800,"通用类","山东省",""]
[1339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力  驱动方式：四轮驱动","鄂2020064","2025-05-13",22800,"通用类","山东省",""]
[1340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370576","2025-09-29",22800,"通用类","山东省",""]
[1341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-H1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5KW","T202000370077","2025-03-31",22800,"通用类","山东省",""]
[1342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M704-EF1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5KW","T202000370082","2025-03-31",22800,"通用类","山东省",""]
[1343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称：BL704-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm：3920×1680×2555 (安全架顶部)；轴距mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)mm：1260/1300；轮距(前轮/后轮)mm：1260、1340、1380、1460/ 1300、1386、\n1480；最小离地间隙及部位mm：305(牵引框架下端)：最小使用质量kg：2335；标准配重(前/后)kg：144/60；挡位数(前进/倒退)：2/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3X (1+1)；\n驾驶员座椅型号：迪尔704：驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：\n8.3-24/12.4-28","T202000320062","2025-03-31",22800,"通用类","北京市",""]
[1344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：51.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3660×1600×2670（安全架顶部）mm、3660×1660×2660（驾驶室顶）mm；轴距：2100mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引架底部）mm；最小使用质量：2550kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：49.51kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340502","2025-09-29",22800,"通用类","山东省",""]
[1345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：51.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3620×1450×2350（安全架顶部）mm、3620×1450×2400（驾驶室顶）mm；轴距：1950mm；最小离地间隙及部位：310（前桥底部）mm；最小使用质量：2050kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：39.81kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340503","2025-09-29",22800,"通用类","山东省",""]
[1346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：52KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230536","2024-12-30",22800,"通用类","河北省",""]
[1347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：3600*1550*2235mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：51.5KW；国三发动机；轴距：1950mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1220mm；轮距（前轮/后轮）：1180、1230、1350/1220-1575mm；最小离地间隙：310mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；最小使用质量：1980kg；标准配重（前/后）：80/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230535","2024-12-30",22800,"通用类","河北省",""]
[1348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3800×1450×2390(至安全架顶)；功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：:2050","T202000410585","2025-09-29",22800,"通用类","河南省",""]
[1349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB704-6","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3740×1360×2270（安全框架）；最小使用质量: 1960 ；配套动力（kW）:52；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1870；轮距（前轮/后轮）（mm）975、1075/1000-10800；最小离地间隙（mm）:310（前桥底部）；标准配重（kg）:116/70；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-24。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202000220365","2025-09-29",22800,"通用类","山东省",""]
[1350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:4000×1850×2700（驾驶室） 4000×1780×2600（安全架）；最小使用质量（kg）:2650（安全架）、2750（驾驶室）；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1450/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1250、1350、1450/1250～1560 ； 最小离地间隙（mm）:370（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:130/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4 ×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30；","T202000220045","2025-03-31",22800,"通用类","山东省",""]
[1351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:3800×1710×2650（驾驶室） 3800×1620×2500（安全架）；最小使用质量（kg）:2470（安全架）、2550（驾驶室）；轴距（mm）:1980； 轮距（前轮/后轮）（mm）:；1300/1300；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300、1400/1200、1300、1400 ； 最小离地间隙（mm）:420（后牵引架底部） ;最大配重（kg）:64/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/8；变速箱型式: 4×2×（1+1） 组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32","T202000220044","2025-03-31",22800,"通用类","山东省",""]
[1352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江杭拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","70马力≤51.5kW＜80马力；驱动方式：四轮驱动，排放标准：国3排放标准。整机型式：四轮驱动；整机用途：一般农业用；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3620×1670×2420mm；整机轴距或履带接地长：2010mm；整机轮距(前轮/后轮)或轨距：1350/1100、1205、1305、1300、1405、1500mm；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1350/1305mm；整机轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调节/有级调节；整机最小离地间隙：395mm；整机最小使用质量：2050mm；整机标准配重(前/后)：90 /240kg；整机最大配重(前/后)：90 /240kg；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/2/0；整机档位数 主变速/副变速/其他：5/2/0；整机各档理论速度：低低档：2.24,2.83,4.61,7.31高档：9.54,12.04,19.60,31.08倒档：2.09,8.90km/h；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：39.78kW；整机最大牵引力：14.2kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：700.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：宁波市海曙恒通车辆部件有限公司；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证证书编号或检验报告编号：FH18GW0051；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；前照灯型号：LT604.45.020；前照灯生产厂：丹阳市航杰汽车配件有限公司；前照灯认证证书编号或检验报告编号：XZ17GW0081；认证单位或检测机构：国家拖拉机质量监督检验中心；","苏农机（2018）第（0432）号","2022-12-31",22800,"通用类","浙江省",""]
[1353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东兖泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：51.5kw，驱动方式：四轮驱动，轴距(mm)：2020，轮距(mm)：1280/1200，标定牵引力(n)：16880，最小使用质量(kg)：1960，外廓尺寸(mm)：3700×1620×2340安全框架顶部","T202000430286","2025-07-05",22800,"通用类","山东省",""]
[1354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3540×1530×2360（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1200","T202000430301","2025-07-05",22800,"通用类","山东省",""]
[1355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3520×1350×2240（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1000/1000","T202000430300","2025-07-05",22800,"通用类","山东省",""]
[1356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430293","2025-07-05",22800,"通用类","山东省",""]
[1357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430294","2025-07-05",22800,"通用类","山东省",""]
[1358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2 ×（1＋1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室（选装简易驾驶室或安全框架），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T201900430955","2024-12-30",22800,"通用类","山东省",""]
[1359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3 X（1＋1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架(选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202043430023","2025-04-09",22800,"通用类","山东省",""]
[1360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL704-2","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 3650×1640×2450（安全架顶部）/2580（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：  YN4EZ070-32CR,昆明云内动力股份有限公司；轴距：1865; 最小使用质量： 1980（安全架）/2105（驾驶室）; 配重：40/80; 档位数： 8/2；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室/安全架。","T202000320457","2025-09-29",22800,"通用类","山东省",""]
[1361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","M704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×（2+1）机械平面组成式变速箱；","T202000340499","2025-09-29",22800,"通用类","河南省",""]
[1362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：51.5KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱","T202000340498","2025-09-29",22800,"通用类","河南省",""]
[1363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：3800×1450×2390(至安全架顶)；功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2190","T202000410585","2025-09-29",25400,"通用类","河南省",""]
[1364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4080×1830×2730（防翻架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:2645；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw： 44.98；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：58.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080*1830*2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2785；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：47.36；","T202043430133","2025-08-06",25400,"通用类","天津市",""]
[1365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：58.8kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3660×1600×2670（安全架顶部）mm、3660×1660×2590（驾驶室顶）mm；轴距：2100mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引架底部）mm；最小使用质量：2640kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：44.90kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340502","2025-09-29",25400,"通用类","山东省",""]
[1366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称：BL804-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm：3920X 1680X2555 (安全架顶部)；轴距mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)mm：1260/1300；轮距(前轮/后轮)mm：1260、1340、1380、1460/ 1300、1386、\n1480；最小离地间隙及部位mm：305(牵引框架下端)：最小使用质量kg：2335；标准配重(前/后)kg：144/60；挡位数(前进/倒退)：2/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3X (1+1)；\n驾驶员座椅型号：迪尔704：驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压\n转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：\n8.3-24/12.4-28","T202000320062","2025-03-31",25400,"通用类","北京市",""]
[1367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD804S-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：59；最小使用质量（kg）：2720（安全架）、2920（驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202000230410","2025-09-29",25400,"通用类","山东省",""]
[1368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:80马力；驱动方式：四轮驱动","部20171770","2021-12-31",25400,"通用类","山东省",""]
[1369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）3950mm×1790mm×2600mm（安全架顶部）3975mm×1700mm×2600mm（驾驶室顶部）轴距：1950mm，常用轮距（前轮/后轮）：1300mm/1320mm，最小使用质量：2350Kg（安全架）/2670kg(驾驶室），最小使用比质量：39.83kg/kw（安全架）45.25kg/kw（驾驶室），发动机马力：80马力，标定功率：59KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020017","2025-04-11",25400,"通用类","浙江省",""]
[1370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3 X（1＋1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架(选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202043430023","2025-04-09",25400,"通用类","山东省",""]
[1371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430293","2025-07-05",25400,"通用类","山东省",""]
[1372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：8/8，主变速档位数：4，副变速档位数：2 ×（1＋1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室（选装简易驾驶室或安全框架），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T201900430955","2024-12-30",25400,"通用类","山东省",""]
[1373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，主机型：外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1660×2910（安全框架顶部），涵盖机型：外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1660×2650（驾驶室顶部），轴距（mm）：1950，常用轮距（前轮/后轮mm）：1300/1300","T202000430302","2025-07-05",25400,"通用类","山东省",""]
[1374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：80马力；功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","部20171550","2021-12-31",25400,"通用类","山东省",""]
[1375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-H","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:4000×1850×2700（驾驶室） 4000×1780×2600（安全架）；最小使用质量（kg）:2650（安全架）、2750（驾驶室）；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1450/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1250、1350、1450/1250～1560 ； 最小离地间隙（mm）:370（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:130/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4 ×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮）:8.3-24/14.9-30；","T202000220045","2025-03-31",25400,"通用类","山东省",""]
[1376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，云内YN4E085-32CR4发动机，功率80马力（59KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸3730*1620*2500mm（安全架）、4050*1840*2685mm（驾驶室顶），轴距2070mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2540kg（驾驶室）、2460kg（安全架）","T202000340198","2025-07-05",25400,"通用类","山东省",""]
[1377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:3800×1710×2650（驾驶室） 3800×1620×2500（安全架）；最小使用质量（kg）:2470（安全架）、2550（驾驶室）；轴距（mm）:1980； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300/1300；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300、1400/1200、1300、1400 ； 最小离地间隙（mm）: 420（后牵引架底部）;最大配重（kg）:64/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 ；变速箱型式: 4×2×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32；","T202000220044","2025-03-31",25400,"通用类","山东省",""]
[1378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊潍龙拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","该鉴定单元机型的合理最小功率代号（马力）：80 整机型号：WL804型轮式拖拉机 整机形式：轮式 整机机架形式：无架 整机驱动形式：四驱 整机用途：一般用途 外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×1780mm×2650mm 轴距：2020mm 常用轮距（前轮、后轮）：1300mm/1400mm 轮距（前轮/后轮）或轨距：1200、1300/1400/1300/1400 最小离地间隙及部位：380前桥底部 离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离：1160 变速箱齿轮副轴孔中心距：100 拖拉机最小使用质量：2790KG 标准配重（前/后）：180/180 最小使用质量比：47.44 档位数：12/12 主变速档位数：4 副变速档位数：3×（1＋1）  最高设计理论速度：30.05 发动机与主离合器连接方式：直联 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL1004.46.001 翻倾防护装置形式：安全框架 翻倾防护装置生产厂：潍坊鑫益达机械有限公司 发动机型号：YN4PL080-33CR 发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司  发动机标定功率：58.8 发动机进气方式：增压中冷  发动机缸数：4 发动机标定转速：2300 发动机冷却方式：水冷 空气滤清器型号：K495 空气滤清器形式：湿式 排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：100×400 排气管消声腔质量：4.5 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 安全带型号：CBADB-002 安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂 转向系形式：全液压 转向系转向操纵机构：方向盘 转向系转向机构形式：前轮转向 传动系箱体数量：2 变速箱（器）形式：机械平面组成式 主变速位置：在第1箱体中 主变速换挡方式：机械有级挡 副变速换挡方式： 机械有级挡 轮胎型号（前轮后轮）：8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统形式：分置式 悬挂装置形式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：2类 工作装置液压油泵型号：CBN-E325 液压输出组数：2 工作装置安全阀全开压力：16±0.5 动力输出轴花键数目：8 动力输出轴标准转速：540/760  选装配置：翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：WL1204.45.001 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）形式：简易驾驶室  翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）","T202043430134","2025-08-06",25400,"通用类","山东省",""]
[1379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：58.8KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱","T202000340498","2025-09-29",25400,"通用类","河南省",""]
[1380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 4120×1810×2450（安全架顶部）/2590（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：59kW; 发动机型号及制造商：  YN4E085-32CR4, 昆明云内动力股份有限公司；轴距：2050; 最小使用质量： 2520（安全架）/2650（驾驶室）; 配重： 144/180; 档位数：12/12; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架。","T202000320459","2025-09-29",25400,"通用类","山东省",""]
[1381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高）3950mm×1670mm×2600mm（安全架顶部）3770mm×1800mm×2600mm（驾驶室顶部）轴距：2010mm，常用轮距（前轮/后轮）：1300mm/1320mm，最小使用质量：2530Kg（安全架）/2580（驾驶室），最小使用比质量：38.22kg/kw（安全架）38.97kg/kw（驾驶室），发动机马力：90马力，标定功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020017","2025-04-11",31200,"通用类","浙江省",""]
[1382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4080×1830×2730（防翻架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:2645；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw： 39.95；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：66.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080*1830*2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2785；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：42.07；","T202043430133","2025-08-06",31200,"通用类","天津市",""]
[1383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD904S-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：66.2；最小使用质量（kg）：2720（安全架）、2920（驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202000230410","2025-09-29",31200,"通用类","山东省",""]
[1384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：66.2kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3660×1600×2670（安全架顶部）mm、3660×1660×2660（驾驶室顶）mm；轴距：2100mm；最小离地间隙及部位：400（后牵引架底部）mm；最小使用质量：2720kg；标准配重（前/后）：48/60kg；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用比质量：41.09kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（安全框架）型式：安全框架，选装简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。","T202000340502","2025-09-29",31200,"通用类","山东省",""]
[1385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","904A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：90马力；驱动方式：四轮驱动","部20171769","2021-12-31",31200,"通用类","山东省",""]
[1386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：3980*1840*2770，轴距：2065mm，最小使用质量：2700kg，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min","T202043430127","2025-08-06",31200,"通用类","安徽省",""]
[1387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊潍龙拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","该鉴定单元机型的合理最小功率代号（马力）：80 整机型号：WL904型轮式拖拉机 整机形式：轮式 整机机架形式：无架 整机驱动形式：四驱 整机用途：一般用途 外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×1780mm×2650mm 轴距：2020mm 常用轮距（前轮、后轮）：1300mm/1400mm 轮距（前轮/后轮）或轨距：1200、1300/1400/1300/1400 最小离地间隙及部位：380前桥底部 离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离：1160 变速箱齿轮副轴孔中心距：100 拖拉机最小使用质量：2820KG 标准配重（前/后）：180/180 最小使用质量比：42.59 档位数：12/12 主变速档位数：4 副变速档位数：3×（1＋1）  最高设计理论速度：30.05 发动机与主离合器连接方式：直联 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL1004.46.001 翻倾防护装置形式：安全框架 翻倾防护装置生产厂：潍坊鑫益达机械有限公司 发动机型号：YN4PL090-33CR 发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司  发动机标定功率：66.2 发动机进气方式：增压中冷  发动机缸数：4 发动机标定转速：2300 发动机冷却方式：水冷 空气滤清器型号：K495 空气滤清器形式：湿式 排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：100×400 排气管消声腔质量：4.5 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 安全带型号：CBADB-002 安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂 转向系形式：全液压 转向系转向操纵机构：方向盘 转向系转向机构形式：前轮转向 传动系箱体数量：2 变速箱（器）形式：机械平面组成式 主变速位置：在第1箱体中 主变速换挡方式：机械有级挡 副变速换挡方式： 机械有级挡 轮胎型号（前轮后轮）：8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统形式：分置式 悬挂装置形式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：2类 工作装置液压油泵型号：CBN-E325 液压输出组数：2 工作装置安全阀全开压力：16±0.5 动力输出轴花键数目：8 动力输出轴标准转速：540/760  选装配置：翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：WL1204.45.001 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）形式：简易驾驶室  翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）","T202043430134","2025-08-06",31200,"通用类","山东省",""]
[1388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3890×1700×2610 (安全框架)；最小使用质量:2550 ；配套动力（kW）: 66.2；型式: 四轮驱动；轴距（mm）:2090；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1270、1470/1300、1380；最小离地间隙（mm）: 400（后牵引框底部）；标准配重（kg）: 128/160；档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0；变速箱型式:4x2x（1+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F325","T202043430128","2025-08-06",31200,"通用类","山东省",""]
[1389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","904-H","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:4000×1850×2700（驾驶室） 4000×1780×2600（安全架）；最小使用质量（kg）:2650（安全架）、2750（驾驶室）；轴距（mm）:2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1450/1400；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1250、1350、1450/1250～1560 ； 最小离地间隙（mm）:370（前桥放油螺栓） ;最大配重（kg）:130/60； 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12；变速箱型式:4 ×3×(1+1)组成式；轮胎型号（前轮）:8.3-24/14.9-30；","T202000220045","2025-03-31",31200,"通用类","山东省",""]
[1390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","四轮驱动，云内YN4E095-32CR4发动机，功率90马力（66.2KW），第三阶段国三排放标准。外廓尺寸4165*1840*2830mm（安全架）、4050*1840*2685mm（驾驶室顶），轴距2080mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1360mm，最小使用质量2896kg（驾驶室）、2740kg（安全架）","T202000340197","2025-07-05",31200,"通用类","山东省",""]
[1391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:3800×1710×2650（驾驶室） 3800×1620×2500（安全架）；最小使用质量（kg）:2470（安全架）、2550（驾驶室）；轴距（mm）:1980； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300/1300；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1300、1400/1200、1300、1400； 最小离地间隙（mm）:420（后牵引架底部） ;最大配重（kg）:64/60； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 ；变速箱型式:4×2×（1+1） 组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32","T202000220044","2025-03-31",31200,"通用类","山东省",""]
[1392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：90马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2020，常用轮距mm：1300/1300，档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3 X（1＋1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架(选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，安全阀全开压力：19±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202043430023","2025-04-09",31200,"通用类","山东省",""]
[1393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 4120×1810×2450（安全架顶部）/2590（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：66.2kW; 发动机型号及制造商：  YN4E095-32CR4, 昆明云内动力股份有限公司；轴距：2050; 最小使用质量： 2630（安全架）/2750（驾驶室）; 配重： 144/360; 档位数：12/12; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室/安全架。","T202000320459","2025-09-29",31200,"通用类","山东省",""]
[1394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","B904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：66.2KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230404","2025-09-29",31200,"通用类","山东省",""]
[1395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：66.2KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱；","T202000340498","2025-09-29",31200,"通用类","河南省",""]
[1396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4070×1850×2720(至空滤器顶)；功率：100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：2900","T202000650677","2025-09-29",32800,"通用类","河南省",""]
[1397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1004C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：100马力；驱动方式：四轮驱动","部20180579","2022-12-31",32800,"通用类","山东省",""]
[1398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4080×1830×2730（防翻架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2080;5.最小使用质量kg:2820；6.标准配重（前/后）kg：144/60；7.最小使用比质量Kg/kw： 38.11；8.主变速挡位数:4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：74；12.轮胎型号（前轮/后轮）： 9.5-24/14.9-30；13.选装配置简易驾驶室翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TB1004.45.02；14.选装配置简易驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4080*1830*2780（驾驶室顶部）；15.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2820；16.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：38.11；","T202043430133","2025-08-06",32800,"通用类","天津市",""]
[1399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊潍龙拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","该鉴定单元机型的合理最小功率代号（马力）：80 整机型号：WL1004型轮式拖拉机 整机形式：轮式 整机机架形式：无架 整机驱动形式：四驱 整机用途：一般用途 外形尺寸（长×宽×高）：4100mm×1780mm×2650mm 轴距：2020mm 常用轮距（前轮、后轮）：1300mm/1400mm 轮距（前轮/后轮）或轨距：1200、1300/1400/1300/1400 最小离地间隙及部位：380前桥底部 离合器壳体前端至后驱动轴轴心线的水平距离：1160 变速箱齿轮副轴孔中心距：100 拖拉机最小使用质量：2820KG 标准配重（前/后）：180/180 最小使用质量比：38.1 档位数：12/12 主变速档位数：4 副变速档位数：3×（1＋1）  最高设计理论速度：31.33 发动机与主离合器连接方式：直联 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL1004.46.001 翻倾防护装置形式：安全框架 翻倾防护装置生产厂：潍坊鑫益达机械有限公司 发动机型号：YN4PL101-34CR 发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司  发动机标定功率：74 发动机进气方式：增压中冷  发动机缸数：4 发动机标定转速：2400 发动机冷却方式：水冷 空气滤清器型号：K495 空气滤清器形式：湿式 排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：100×400 排气管消声腔质量：4.5 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 安全带型号：CBADB-002 安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂 转向系形式：全液压 转向系转向操纵机构：方向盘 转向系转向机构形式：前轮转向 传动系箱体数量：2 变速箱（器）形式：机械平面组成式 主变速位置：在第1箱体中 主变速换挡方式：机械有级挡 副变速换挡方式： 机械有级挡 轮胎型号（前轮后轮）：8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统形式：分置式 悬挂装置形式：后置三点悬挂 悬挂装置类别：2类 工作装置液压油泵型号：CBN-E325 液压输出组数：2 工作装置安全阀全开压力：16±0.5 动力输出轴花键数目：8 动力输出轴标准转速：540/760  选装配置：翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：WL1204.45.001 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）形式：简易驾驶室  翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产","T202043430134","2025-08-06",32800,"通用类","山东省",""]
[1400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳矿耕机械设备有限公司","轮式拖拉机","B1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：73.6KW；驱动方式：四轮驱动；全液压转向；4×3×(1+1)机械平面组成式变速箱；","T202000340498","2025-09-29",32800,"通用类","河南省",""]
[1401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","C1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：73.5KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230403","2025-09-29",32800,"通用类","山东省",""]
[1402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 4120×1810×2590（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：74kW; 发动机型号及制造商：  YN4E106-30CR4, 昆明云内动力股份有限公司；轴距：2050; 最小使用质量：3028; 配重： 144/360; 档位数：12/12; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202000320459","2025-09-29",32800,"通用类","山东省",""]
[1403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204S","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：3400（安全架）、3600（驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202000230411","2025-09-29",42300,"通用类","山东省",""]
[1404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：130马力；驱动方式：四轮驱动","T201900320698","2024-12-30",42300,"通用类","山东省",""]
[1405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：120马力；驱动方式：四轮驱动","部20180546","2022-12-31",42300,"通用类","山东省",""]
[1406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","1204A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：120马力；驱动方式：四轮驱动","部20180547","2022-12-31",42300,"通用类","山东省",""]
[1407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-D2","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2","部20160044","2020-12-31",42300,"通用类","山东省",""]
[1408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：130马力  驱动方式：四轮驱动 排放标准：国三","T202000370539","2025-09-29",42300,"通用类","山东省",""]
[1409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:88.2KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","T201900320737","2024-12-30",42300,"通用类","河北省",""]
[1410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4070×1850×2720(至空滤器顶)；功率：120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：3445","T202000650677","2025-09-29",42300,"通用类","河南省",""]
[1411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：120马力；功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","部20170172","2021-12-31",42300,"通用类","山东省",""]
[1412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇1504-DF","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4700*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5000kg，标定功率：110.3kw，标定转速：2200r/min","T202043430126","2025-08-06",57400,"通用类","安徽省",""]
[1413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇1404-DF","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4700*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5000kg，标定功率：103kw，标定转速：2200r/min","T202043430126","2025-08-06",57400,"通用类","安徽省",""]
[1414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇1504-D4","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4390*2320*3020，轴距：2200mm，最小使用质量：4565kg，标定功率：110.3kw，标定转速：2200r/min","T202043430126","2025-08-06",57400,"通用类","安徽省",""]
[1415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率:110.3KW,标定转速2300R/MIN；驱动方式:四轮驱动.","T201900320738","2024-12-30",57400,"通用类","河北省",""]
[1416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：150马力  驱动方式：四轮驱动 排放标准：国三","T202000370539","2025-09-29",57400,"通用类","山东省",""]
[1417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：140马力  驱动方式：四轮驱动  排放标准：国三","T202000370539","2025-09-29",57400,"通用类","山东省",""]
[1418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-XAP","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000370076","2025-03-31",57400,"通用类","山东省",""]
[1419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-X1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000370081","2025-03-31",57400,"通用类","山东省",""]
[1420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1404-XA","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000370076","2025-03-31",57400,"通用类","山东省",""]
[1421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1404-B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称：BL.1404-B 轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4980×2120×2870 (驾驶室顶部)；轴距mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)mm：1600/1720；轮距(前轮/后轮)mm:1600、1670、1720/ 1600~2000;最小离地间隐及部位mm:440 (前桥油堵底端);最小使用质量kg:4500;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1);驾驶员座椅型号:SMTI;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16. 9-34","T202000320061","2025-03-31",57400,"通用类","北京市",""]
[1422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","马力：140马力；功率：102.9kW；驱动方式：四轮驱动","部20170173","2021-12-31",57400,"通用类","山东省",""]
[1423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","1404-H","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4603；轴距（mm）:2620； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34","T202000340207","2025-07-05",57400,"通用类","山东省",""]
[1424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","D1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：102.9KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230402","2025-09-29",57400,"通用类","山东省",""]
[1425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称:BL1604-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:\n2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端);\n最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1);\n转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):14. 9-26/18.4-38","T202000320064","2025-03-31",61000,"通用类","北京市",""]
[1426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1604-C","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称：BL.1604-C 轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长x宽X高及部位)mm：4980×2120×2870 (驾驶室顶部)；轴距mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)mm：1600/1720；轮距(前轮/后轮)mm:1600、1670、1720/ 1600~2000;最小离地间隐及部位mm:440 (前桥油堵底端);最小使用质量kg:4500;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2X (2+1);驾驶员座椅型号:SMTI;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16. 9-34","T202000320061","2025-03-31",61000,"通用类","北京市",""]
[1427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力  驱动方式：四轮驱动  排放标准：国三","T202000370539","2025-09-29",61000,"通用类","山东省",""]
[1428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RM1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力 驱动方式：四轮驱动 排放标准：四轮驱动","T202000370539","2025-09-29",61000,"通用类","山东省",""]
[1429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：160马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370584","2025-09-29",61000,"通用类","山东省",""]
[1430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","传奇1604-DF","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4700*2360*3020，轴距：2510mm，最小使用质量：5000kg，标定功率：117.7kw，标定转速：2200r/min","T202043430126","2025-08-06",61000,"通用类","安徽省",""]
[1431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4800×2060×3080(至空滤器顶)；功率：160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：4800","T202000650676","2025-09-29",61000,"通用类","河南省",""]
[1432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","农业轮式拖拉机","FB1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","160马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：囯三排放；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5350×2330×3030mm；轴距：2650mm；最小离地间隙离地部位）：475mm；最小使用质量：5500kg;功率：118kW（选装功率：117.6kW;117.7kW.）.","T201900230571","2024-12-30",61000,"通用类","山东省",""]
[1433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","D1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：117.6KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230402","2025-09-29",61000,"通用类","山东省",""]
[1434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","农业轮式拖拉机","FB1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","180马力；驱动方式：四轮驱动；排放标准：囯三排放；发动机转速：2200r/min；外廓尺寸（长×宽×高）:5350×2330×3030mm；最大牵引力：56.5kN；轴距：2650mm；最小离地间隙离地部位）：475mm；最小使用质量：5500kg;功率：132.5kW（功率：132.4kW）.","T201900230571","2024-12-30",64800,"通用类","山东省",""]
[1435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4840×2100×3020(至空滤器顶)；功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：5330","T202000650676","2025-09-29",64800,"通用类","河南省",""]
[1436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：180马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370584","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称:BL1804-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:\n2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端);\n最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1);\n转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):14. 9-26/18.4-38","T202000320064","2025-03-31",64800,"通用类","北京市",""]
[1438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：180马力，驱动型式：四轮驱动","T202000320184","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL1804-G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：5030*2300*3250mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：132.5KW；国三发动机；轴距：2600mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1800/1610mm；轮距（前轮/后轮）：1600、1700、1800、1900、2000/1610、1710、1810、1910、2010mm；最小离地间隙：470mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1301mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.02；最小使用质量：5100kg；标准配重（前/后）：340/180kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：35.7km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230537","2024-12-30",64800,"通用类","河北省",""]
[1440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","CG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：132.5kW（180马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：5880kg；最小使用质量比：44.38kg/kW。","T202000220374","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 5180×2350×2980（空气滤顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：132.4kW; 发动机型号及制造商： YC6J200-T301,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2680; 最小使用质量：5720; 配重：480/480; 档位数：16/8; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202000340215","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：132.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5100×2250×3000（至空滤器顶）；轴距：2635mm；最小使用质量：5600kg；常用轮距mm（前轮/后轮）：1810/1750；","T202000230172","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","F1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：132.4KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230401","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","FA1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：132.4KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230400","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 5000×2210×3030（空滤器顶）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：132.5kW; 发动机型号及制造商： WP6G180E330,潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；排放标准：第三阶段。轴距：2640; 最小使用质量：5500; 配重：120/240; 档位数： 16/8; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202000230428","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL2204-Q","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：5200*2360*3190mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：162KW；国三发动机；轴距：2680mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1940/1750mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：510mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量：6160kg；标准配重（前/后）：780/720kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230538","2024-12-30",64800,"通用类","河北省",""]
[1447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL2104-Q","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：5200*2360*3190mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：154.4KW；国三发动机；轴距：2680mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1940/1750mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：510mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量：6040kg；标准配重（前/后）：780/720kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230538","2024-12-30",64800,"通用类","河北省",""]
[1448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机外廊尺寸：5200*2360*3190mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：162KW；国三发动机；轴距：2680mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1940/1750mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：510mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量：6160kg；标准配重（前/后）：780/720kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230538","2024-12-30",64800,"通用类","河北省",""]
[1449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：210马力；驱动方式：四轮驱动","部20171771","2021-12-31",64800,"通用类","山东省",""]
[1450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","2104A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机标定功率：210马力；驱动方式：四轮驱动","部20180581","2022-12-31",64800,"通用类","山东省",""]
[1451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称:BL2204-A轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长x宽x高及部位)mm:5450X 2775X 3055 ( 驾驶室顶部):轴距mm:2825;常用轮距(前轮/后轮)mm:\n1980/ 1880;轮距(前轮/后轮)mm:1880、1930、1980/1700~ 2300;最小离地间隙及部位mm:\n415 (牵引框架下端);最小使用质量kg:7580;挡位数(前进/倒退):16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4X (1+1);转向系型式:全液压;轮胎型号(前轮/后轮):18. 4 -26/20. 8-38","T202000320060","2025-03-31",64800,"通用类","北京市",""]
[1452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","整机型号、名称:BL2004-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:\n2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端);\n最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4副变速挡位数:2×(2+1);\n转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):14. 9-28/18.4-38","T202000320064","2025-03-31",64800,"通用类","北京市",""]
[1453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370583","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370583","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370583","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2404-X","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370583","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2204-X","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370583","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2004-X","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370583","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：200马力；驱动方式：四轮驱动","T202000370584","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：200马力 驱动方式：四轮驱动  排放标准：国三","T202000370541","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH2004-G","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","200马力轮式拖拉机，驱动形式为四驱，发动机功率147.5kW","T202000340465","2025-09-29",64800,"通用类","河南省",""]
[1462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：147KW，驱动方式：四轮驱动。","T201932320048","2024-12-01",64800,"通用类","江苏省",""]
[1463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5230×2380×2980（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：161.8kW; 发动机型号及制造商：YC6A260-T302,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2710; 最小使用质量：6165; 配重：780/480; 档位数：16/8;是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202000230427","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：4850×2350×3200(至空滤器顶)；轴距(mm)：2560；常用轮距(前轮/后轮)或轨(mm)：1800/1800；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量（kg）：6360","T202000650675","2025-09-29",64800,"通用类","河南省",""]
[1465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LD2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；一般用途。","T202000230421","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5330×2300×3050（至空滤器顶、单轮）;5330×3350×3050（至空滤器顶、双轮）；轴距：2750mm；最小使用质量：6400kg（单轮）；7000kg（双轮）；挡位数(前进/倒退) ：16/8；起动方式：电起动","T201900230575","2024-12-30",64800,"通用类","山东省",""]
[1467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5000×2300×3100（空滤器顶部），轴距（mm）：2650，常用轮距（前轮/后轮mm）：1730/1850","T202000340214","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5000×2300×3100（空滤器顶部），轴距（mm）：2650，常用轮距（前轮/后轮mm）：1730/1850 ，","T202000340216","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204-B","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5085×2300×3100（空滤器顶部），轴距（mm）：2735，常用轮距（前轮/后轮mm）：1730/1850","T202000340210","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2604-A","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：260马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5050×2720×3140（空滤器顶部），轴距（mm）：2780，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2020","T202000340211","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊鹏农业装备有限公司","轮式拖拉机","2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5050×2720×3140（空滤器顶部），轴距（mm）：2780，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2020","T202000340211","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 5700×2610×3320（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：191.2kW; 发动机型号及制造商： YC6A260-T306,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2820; 最小使用质量：7950; 配重：720/720; 档位数：16/16；是否有驾驶室或安全架： \n简易驾驶室。","T202000340205","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5680×2600×3310（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：161.8kW; 发动机型号及制造商： YC6A260-T302,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2820; 最小使用质量：7210; 配重：720/720; 档位数：16/16; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202000340205","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5700×2600×3280（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：176.4kW; 发动机型号及制造商：YC6A260-T303,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2820; 最小使用质量：7610; 配重：720/720; 档位数：16/16; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202000340205","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸：5160×2340×2930（空气滤顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率：154.4kW; 发动机型号及制造商： YC6A240-T303,广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2680; 最小使用质量：6450; 配重：480/480; 档位数：16/8; 是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室。","T202000340215","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","CG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：147kW（200马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6550kg；最小使用质量比：44.56kg/kW。","T202000220374","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","CG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","发动机功率：162kW（220马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6750kg；最小使用质量比：41.67kg/kW。","T202000220374","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD2104-B","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：154.4kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5330×2300×3050（至空滤器、单轮）;5330×3350×3050（至空滤器、双轮）；轴距：2750mm；最小使用质量：6400kg（单轮）；6800kg（双轮）；","T202000230170","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：177kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高)：5420×2450×3110（至空滤器、单轮）;5420×3500×3110（至空滤器、双轮）；轴距：2830mm；最小使用质量：7300kg（单轮）；7700kg（双轮）；常用轮距mm：2000/1900；","T202000230171","2025-07-05",64800,"通用类","山东省",""]
[1480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LC2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 5000×2310×3030（空滤器顶）；驱动型式：四轮驱动；配套功率： 155kW; 发动机型号及制造商：SC7H210G3,上海柴油机股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距：2640; 最小使用质量： 6310; 配重： 200/240; 档位数：16/8；是否有驾驶室或安全架： 简易驾驶室。","T202000230428","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","FA2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：147KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230400","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","F2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：147KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230401","2025-09-29",6480,"通用类","山东省",""]
[1483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","S2204-1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：162KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230399","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市盛尔特机械科技有限公司","轮式拖拉机","S2404-1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;","标定功率：176.4KW；驱动方式：四轮驱动；","T202000230399","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山汽重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","SQ2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;","外廓尺寸： 5230×2380×2980（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；配套功率： 154.4kW; 发动机型号及制造商： YC6A240-T303,广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距：2800; 最小使用质量：6350; 配重：780/480; 档位数：24/8;是否有驾驶室或安全架：有驾驶室。","T202000230426","2025-09-29",64800,"通用类","山东省",""]
[1486,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJ-802","功率:80马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","标定功率：58.8KW;标定转速：2400r/min; 驱动方式：履带式。","湘20180803044","2022-12-31",14400,"通用类","湖南省",""]
[1487,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJ-902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","发动机标定功率：66.2KW; \n发动机标定转速:2300r/min; \n驱动方式：履带式。","T202043430001","2025-03-24",14400,"通用类","湖南省",""]
[1488,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJ-1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","发动机标定功率：73.5KW;发动机标定转速：2300r/min；驱动方式：履带式。","T202043430001","2025-03-24",14400,"通用类","湖南省",""]
[1489,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJ-752","功率:75马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","发动机标定功率： 55.2 kW；\n发动机标定转速：2300r/min；\n驱动方式：履带式。","T202043430027","2025-04-09",14400,"通用类","湖南省",""]
[1490,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50马力及以上轻型履带式拖拉机","莱州市华弘机械有限公司","履带拖拉机","HH502","功率:50马力;驱动方式:履带式:是 ;橡胶履带:是 ;","外形尺寸（长×宽×高)：2850*1310*2300mm；履带接地长：1182mm；常用轨距：1025mm；最小使用质量：1410kg；标准配重(前/后)：160/0kg；档位数(前进/倒退)：6/1；主变速档位数：3+1，副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直连；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；履带规格200*72*56。","T202037370244","2025-09-06",14400,"通用类","山东省",""]
[1491,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","沈阳沈一冷冷冻机有限公司","组合式冷库","ZK37","库容:37m³;","外形尺寸（长×宽×高)mm：4750×3600×2600；制冷型式：直膨式；制冷剂：R22；设计库温度（℃）：-2 ~ +10；配套总功率：5.35KW；冷凝器型式：平板式；蒸发器型式：吊顶式风机；冷风机型号：DD60；功率：1.1KW；冷风机数量：1台；库板材料（外层：彩钢板、内芯：阻燃型硬质聚氨酯）；库门尺寸（800×1800×100）；门框尺寸（1000×2000）","GZNJ/TJ 2019-174","2024-08-11",120,"非通用类","辽宁省",""]
[1492,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","沈阳沈一冷冷冻机有限公司","组合式冷库","ZK86","库容:86m³;","外形尺寸（长×宽×高)mm：7400×5400×2500；制冷型式：直膨式；制冷剂：R22；设计库温度（℃）：-2 ~ +10；配套总功率：5.35KW；冷凝器型式：平板式；蒸发器型式：吊顶式冷风机；冷风机型号：DD60；功率：1.1KW；冷风机数量：1台；库板材料（外层彩钢板、内芯阻燃型硬质聚氨酯）；库门尺寸（800宽×1800高×100厚）；门框尺寸（1000宽×2000厚）","GZNJ/TJ 2019-175","2024-08-11",90,"非通用类","辽宁省",""]
[1493,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容50-100m³简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-90","库容:90m³;","库容90m³；设计库温0～10℃；机组总功率2.9KW；保温材料：100mm厚聚氨酯/聚苯乙烯","T201932320168","2024-12-30",90,"非通用类","江苏省",""]
[1494,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容100-200m³简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-150","库容:150m³;","公称容积150m³；设计库温0～10℃；机组总功率5.4KW；额定制冷量13KW；保温材料100mm厚聚氨酯/聚苯乙烯","T201932320169","2024-12-30",70,"非通用类","江苏省",""]
[1495,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","沈阳沈一冷冷冻机有限公司","组合式冷库","ZK250","库容:250m³;","外形尺寸（长×宽×高)mm：12200×6200×3700；制冷型式：直膨式；制冷剂：R22；设计库温度（℃）：0 ~ 10；配套总功率：8.64KW；冷凝器型式：平板式；蒸发器型式：吊顶式冷风机；冷风机型号：DD60；功率:：1.1KW；冷风机数量：2台；库板材料（外层彩钢板、内芯阻燃型硬质聚氨酯）；库门尺寸（800宽×1800高×100厚）；门框尺寸（1000宽×2000厚）","GZNJ/TJ 2019-176","2024-08-12",50,"非通用类","辽宁省",""]
[1496,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-300","库容:300m³;","公称容积：300m3；保温层材料：100mm厚聚氨酯；额定功率：11.20kW；设计温度：0~10℃；冷凝器型式；风冷/水冷；","T202032320247","2025-09-29",50,"非通用类","江苏省",""]
[1497,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容200-400m³简易保鲜储藏设备","江苏精英冷暖设备工程有限公司","组合式冷库","ZKJY-260","库容:260m³;","库容:容积260M3 工作时间系数:≤0.8设计库温:-15至24℃ 库内温度不均匀性:≤5.0℃ 压缩机冷却方式:风冷/水冷m132; 制冷压缩机功率:制冷机11.19KW(风冷)冷却器90W*4台风幕120W/220VkW;","苏农机（2016）第（0509）号","2020-12-31",50,"非通用类","江苏省",""]
[1498,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","沈阳沈一冷冷冻机有限公司","组合式冷库","ZK525","库容:525m³;","外形尺寸（长×宽×高)mm：长18000×宽9000×高3550；制冷型式：直膨式；制冷剂：R22；设计库温度（℃）：1 ~ 10 ；配套总功率：27.6KW；冷凝器型式：平板式；蒸发器型式：吊顶式冷风机；冷风机型号：DD80；功率：1.1KW；冷风机数量：4台；库板材料（外层彩钢板、内芯阻燃型硬质聚氨酯）；库门尺寸（800宽×1800高×100厚）；门框尺寸（1000宽×2000厚）","GZNJ/TJ 2019-177","2024-08-11",40,"非通用类","辽宁省",""]
[1499,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","洛阳智联实业有限公司","果蔬冷藏库","LCG-29/500","库容:500m³;","1型号名称 LCG-29/500型果蔬冷藏库 \n2外形尺寸(长×宽×高) 13975×12565×3365㎜ \n3制冷型式 涡旋式 \n4制冷剂\t/R22,R404A,R507 \n5设计库温 -5～+10 6℃\t配套机组功率29kW \n7制冷控制器 压 缩 机\t型号 VR190KS-TFP-522 型式  翅片式 功率\t 2×11400W 冷 凝 器型式\t 涡旋式 冷凝风机型号 FNVB-39/120 功率4×448W 冷凝风机数量4个\n8蒸发器\t型式\t铜管/铝片式 冷风机型号\tDD-16/80 功率\t4×1100W 冷风机数量4个\n9库体\t库容(长×宽×高) 13675×12205×3025m3 库板 材料\t外层\t彩钢板 内芯\t聚乙烯苯板 库门尺寸（宽×高×厚）1650×2460×105㎜ 门道尺寸（宽×高）1490×2415㎜ \n10库内照明灯功率6×40W 备注\t配套机组功率不含库内照明灯。","新2019059","2024-04-10",40,"非通用类","河南省",""]
[1500,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","江苏精英冷暖设备工程有限公司","组合式冷库","ZKJY-500","库容:500m³;","库容:容积500M3 库内温度不均匀性:≤5.0℃ 工作时间系数:≤0.8 设计库温:-15至24℃ 压缩机冷却方式:风冷/水冷 水泵3.0KWm134;制冷压缩机功率:制冷机22.37KW冷却器150W*2台风幕120W/220VkW;","苏农机（2016）第（0510）号","2020-12-31",40,"非通用类","江苏省",""]
[1501,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-1000","库容:1000m³;","公称容积：1000m3；保温层材料：100mm厚聚氨酯;额定功率：29kW；设计温度：0~10℃；冷凝器型式；风冷/水冷；","T202032320249","2025-09-29",40,"非通用类","江苏省",""]
[1502,"其他机械","其他机械","简易保鲜储藏设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-500","库容:500m³;","公称容积：500m3；保温层材料：100mm厚聚氨酯；额定功率：15.5kW；设计温度：0~10℃；冷凝器型式；风冷/水冷；","T202032320248","2025-09-29",40,"非通用类","江苏省",""]
[1503,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HAS201 BD-2.5RY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机，直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统","T20200606066","2025-09-14",27900,"非通用类","陕西省",""]
[1504,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","HAS201 BD-2.5GY","液压控制转向机:是 ;北斗导航自动驾驶系统:是 ;直线精度:±2.5cm;","液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","T20200606074","2025-09-14",27900,"非通用类","陕西省",""]
[1505,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","自动导航系统","FJNBD-2.5GD","直线精度:2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±2.5cm; 转向控制型式:电机转向； 转动电机型号规格：TZ165H02C12； 直线度精度：≤2.5cm ; 衔接行间距精度：≤2.5cm ; 卫星接收机接口种类：GPS、BDS、GLN。","T202032320224","2025-09-29",23800,"非通用类","江苏省",""]
[1506,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","雷沃重工股份有限公司","农业机械导航及自动作业系统","AG1BD-2.5GD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统","GZNJ/TJ 2019-421","2025-01-20",23800,"非通用类","山东省",""]
[1507,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","北京天宝伟业科技有限公司","北斗导航自动驾驶系统","TB302BD-2.5GD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","1.转向控制型式:电动方向盘控制 2.输出精度:直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本:Android 6.0.1 4.车载计算机显示终端尺寸及分辨率:10英寸/1024×600.5.卫星接收机类型及频点:T100/BDS B1/B2,GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1+E5b.6.卫星接收机差分类型:RTK.7.卫星接收机接收天线型式:3星8频双天线.8.集成部分组成:卫星接收机与车载终端集成、控制器与转向电机集成.","T20200606045","2024-12-31",23800,"非通用类","北京市",""]
[1508,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","深圳冰河导航科技有限公司","北斗导航农业机械自动驾驶系统","AS310BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","1.转向控制方式：电动方向盘  直线度精度：≤2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统   衔接行间距精度：≤2.5cm \n2.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km 固定基站≥15km \t\n3.车载计算机：安卓5.0操作系统. 10寸显示屏. \n4.卫星接收机：信号源:北斗 GPS  GLONASS   \n5.转向控制系统：角度传感器","T20190606034","2024-12-31",23800,"非通用类","广东省",""]
[1509,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","EAS201 BD-2.5GD","直线精度:≤2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","型号名称 ：EAS201BD-2.5RD 型北斗导航农机自动驾驶系统\n转向控制型式：力矩电机控制\n直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s 时，直线度精度≤2.5cm。\n衔接行间距精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s 时，衔接行间距精度≤2.5cm。","T20200606077","2025-09-14",23800,"非通用类","陕西省",""]
[1510,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","西安合众思壮导航技术有限公司","北斗导航农机自动驾驶系统","EAS201 BD-2.5RD","直线精度:≤2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","型号名称 ：EAS201BD-2.5RD 型北斗导航农机自动驾驶系统\n转向控制型式 ：力矩电机控制\n直线度精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s 时，直线度精度≤2.5cm。\n衔接行间距精度：工作速度（0.5±0.2）m/s，（2.5±0.2）m/s 时，衔接行间距精度≤2.5cm。","T20200606078","2025-09-14",23800,"非通用类","陕西省",""]
[1511,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","陕西海森曼农业科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","HSM998BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","电动方向盘控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5CM","T20200606151","2025-09-14",23800,"非通用类","陕西省",""]
[1512,"其他机械","其他机械","农业用北斗终端（含渔船用）","电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统","佳木斯市建三江宏之祥农业科技有限公司","农机自动导航驾驶系统","YLAPO1BD-2.5RD","直线精度:±2.5cm;电动方向盘:是 ;北斗导航辅助(自动)驾驶系统:是 ;","转向控制型式：直流无刷电机控制\n车载计算机处理器型号：STM32F407\n车载计算机内存： 2GB\n车载计算机硬盘： 4GB\n车载计算机操作系统及软件版本：Android（v5.1.1）/软件版本v1.0.0\n车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1寸  1920×1280pixl\n车载计算机接口种类：USB、串口、CAN","t20200606140","2025-09-14",23800,"非通用类","黑龙江",""]
[1513,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","1.7m-2m旋耕施肥播种机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(200)","旋幅:2m;","型号名称\n/\n2BFG-12(8)(200)型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n58.8～66.1\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1930×2420×1420\n作业速度范围\nm/s\n0.65～1.30\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n200\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n16.5\n工作行数\n行\n12\n旋耕部分传动方式\n/\n中间齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\n254/267\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n60\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n12\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n12\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n240/267\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～60\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034042","2025-06-04",2500,"非通用类","安徽省",""]
[1514,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(230)","旋幅:2.3m;","型号名称\n/\n2BFG-14(8)(230)型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n58.8～80.8\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1930×2660×1460\n作业速度范围\nm/s\n0.55～1.20\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n230\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n16.4\n工作行数\n行\n14\n旋耕部分传动方式\n/\n中间齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\n254/267\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n68\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n14\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n14\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n260/295\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034040","2025-06-04",3000,"非通用类","安徽省",""]
[1515,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-12(8)(220)","旋幅:2.2m;","型号名称：2BFGJ-12(8)(220)型旋耕施肥播种机；结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围：51.5-66.2KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2450×1350mm；工作幅宽：220cm；工作行数：12行；总安装刀数：60把；排种器数量：12个；排肥器数量：8个。","2019TJ649","2024-12-23",3000,"非通用类","安徽省",""]
[1516,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8/10（230）","旋幅:2.3m;","配套动力:73.5-95.6KW;结构形式:框架式;工作状态外形尺寸(长*宽*高)2302*2649*1325;工作幅宽:230CM;耕深:8-16CM","T202061610041","2025-08-26",3000,"非通用类","河南省",""]
[1517,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2m-2.3m旋耕施肥播种机","潍坊滨丰农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10(10)230","旋幅:2.3m;","产品型号名称：2BFG-10(10)(230)型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式；配套动力范围kW：66.2至73.5；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1850×2760×1400；工作幅宽cm：230；行距cm：20；工作行数（行）：10。","鄂2020166","2025-09-29",3000,"非通用类","山东省",""]
[1518,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10/11（250）","旋幅:2.5m;","配套动力:88.2-110.3KW;结构形式:框架式;工作状态外形尺寸(长*宽*高)2317*2857*1400;工作幅宽:250CM;耕深:8-16CM","T202061610040","2025-08-26",3600,"非通用类","河南省",""]
[1519,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","蒙城县戴峰机械加工有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-20(10)(250)","旋幅:2.5m;","型号名称\n/\n2BFG-20(10)(250)型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n80.8～102.9\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1930×2900×1460\n作业速度范围\nm/s\n0.50～1.10\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n250\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n宽行:13,窄行：12\n工作行数\n行\n20\n旋耕部分传动方式\n/\n中间齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\n254/267\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n72\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n20\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n10\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n20\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n285/320\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034039","2025-06-04",3600,"非通用类","安徽省",""]
[1520,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.3m-2.5m旋耕施肥播种机","潍坊滨丰农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(12)250","旋幅:2.5m;","产品型号名称：2BFG-12(12)(250)型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1850×2960×1450；工作幅宽（旋幅）（cm）：250；行距（cm）：15；工作行数（行）：12。","鄂2020165","2025-09-29",3600,"非通用类","山东省",""]
[1521,"其他机械","其他机械","旋耕播种机","2.5m以上旋耕施肥播种机","潍坊滨丰农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(12)260","旋幅:2.6m;","产品型号名称：2BFG-12(12)(260)型旋耕施肥播种机；结构型式：悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1850×2960×1450；工作幅宽（旋幅）：260cm；行距：20cm；工作行数：12行。","鄂2020165","2025-09-29",4000,"非通用类","山东省",""]
[1522,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","河南万丰机械制造有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-120","形式:直立罐式:是 ;盛料容器容积:120m³;","1 型号名称：11FFG-120 型畜禽粪便发酵处理机\n2 结构型式：罐式\n3 盛料容器容积：120m³\n4 配套动力总功率：50.83kW\n5 处理周期：7～10d","T202041410138","2025-09-26",50000,"非通用类","河南省",""]
[1523,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","山东菏泽三仪生物工程有限公司","有机废弃物智能罐式发酵设备","11FFG-120","形式:直立罐式:是 ;盛料容器容积:120m³;","结构型式：罐式；盛料容积：120 m³；配套动力总功率：56.85 kW；处理周期：7~14 d","T201937370199","2024-12-23",50000,"非通用类","山东省",""]
[1524,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","南京贝特空调设备有限公司","智能高温畜禽粪便发酵罐","11FFG-130","形式:直立罐式:是 ;盛料容器容积:130m³;","直立罐式，盛料容积为130立方米，处理量为10-16m³/d，电机总功率为87.7kw。","T202032320036","2025-03-30",50000,"非通用类","江苏省",""]
[1525,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","浙江明佳环保科技股份有限公司","罐式发酵处理机","11FFG-100","形式:直立罐式:是 ;盛料容器容积:100m³;","型号名称：11FFG-100罐式发酵处理机\n结构型式：罐式\n盛料容器容积：100m³\t\n配套动力总功率：41.2KW\t\n处理周期：7d","T201933330164","2025-03-30",50000,"非通用类","浙江省",""]
[1526,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","浙江明佳环保科技股份有限公司","罐式发酵处理机","11FFG-160","形式:直立罐式:是 ;盛料容器容积:160m³;","型号名称：11FFG-160罐式发酵处理机\n结构型式：罐式\n盛料容器容积：160m³\t\n配套动力总功率：71.2KW\n处理周期：7d","T201933330165","2025-03-30",50000,"非通用类","浙江省",""]
[1527,"其他机械","其他机械","畜禽粪便发酵处理机","直立罐式畜禽粪便发酵处理机","郑州蔚蓝农业机械有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-105","形式:直立罐式:是 ;盛料容器容积:105m³;","结构形式：罐式，盛料器容积：105m³，配套总功率：49.5KW，处理周期：7-12 D","T202041410118","2025-09-26",50000,"非通用类","河南省",""]
[1528,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378ⅡFHb","执行单元数:756个;层数:2层;","型号名称：6CSX-378ⅡFHb型茶叶色选机；外形尺寸(长×宽×高):2560×3050×2617(mm);色选次数(成品茶):2次;层数:2层;总执行单元数:756个;单块板的执行单元数:63个;电机功率:2.25(1×1.5+3×0.25)kw;电器功率:1.9kw;传感器型式:彩色线阵CCD","2019TJ131","2023-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1529,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-252Ⅱ","执行单元数:252个;层数:2层;","序号项目单位设计值1产品型号/6CSX-252II;2外形尺寸(长×宽×高)mm2880×2150×3100;3层数层多层;4整机质量kg1450;5执行单元数个252;6单个执行单元生产率kg/h单层机:绿茶、红茶≥0.8多层机:绿茶、红茶≥2武夷岩茶≥0.8;7配套功率(电器)kW4.0;8传感器/彩色线阵CCD","2016TJ401","2020-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1530,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-252SC","执行单元数:252个;层数:2层;","序号项目单位设计值1型号名称/6CSX-252SC·茶叶色选机2外形尺寸(长×宽×高)(不含空压机)MM2676×2150×31663色选次数(成品茶)次24层数层25总执行单元数个252×2=5046单块板的执行单元数个637功率电机KW0.25×2+0.24=0.74电器2.168传感器型式/彩色线阵CCD9单个执行单元生产率KG/H≥0.8","2017TJ413","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1531,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378Ⅲ","执行单元数:378个;层数:3层;","序号项目单位设计值1产品型号/6CSX-378III2外形尺寸(长×宽×高)MM3480×2540×38003层数层多层4整机质量KG23505执行单元数个3786单个执行单元生产率KG/H单层机:绿茶、红茶≥0.8多层机:绿茶、红茶≥2武夷岩茶≥0.87配套功率(电器)KW6.08传感器/彩色线阵CCD","2016TJ403","2020-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1532,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378","执行单元数:1512个;层数:3层;","项目单位设计值型号名称/6CSX-378茶叶色选机外形尺寸(长×宽×高)mm3822×2490×3830色选次数(成品茶)次3层数层3总执行单元数个1512(378×4)单块板的执行单元数个63电机功率kW1.75(7×0.25)电器功率kW4.5传感器型式/彩色线阵CCD","2018TJ049","2022-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1533,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378A","执行单元数:1134个;层数:3层;","项目单位设计值型号名称/6CSX-378A茶叶色选机外形尺寸(长×宽×高)mm3760×2440×3575色选次数(成品茶)次3层数层3总执行单元数个1134(378×3)单块板的执行单元数个63电机功率kW1.25(5×0.25)电器功率kW3.5传感器型式/彩色线阵CCD","2018TJ050","2022-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1534,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378V","执行单元数:1890个;层数:3层;","型号名称：6CSX-378V型茶叶色选机；外形尺寸(长×宽×高):2628×3750×3850(mm);色选次数(成品茶):3次;层数:3层;总执行单元数:1890个;单块板的执行单元数:63个;电机功率:1.74(6×0.25+2×0.12)kw;电器功率:5.8kw;传感器型式:彩色线阵CCD","2019TJ129","2023-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1535,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","合肥泰禾光电科技股份有限公司","茶叶色选机","6CSX-378ⅡFHa","执行单元数:756个;层数:2层;","型号名称：6CSX-378ⅡFHa型茶叶色选机；外形尺寸(长×宽×高):2560×3050×2617(mm);色选次数(成品茶):2次;层数:2层;总执行单元数:756个;单块板的执行单元数:63个;电机功率:2.0(1×1.5+2×0.25)kw;电器功率:1.9kw;传感器型式:彩色线阵CCD","2019TJ130","2023-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1536,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽摩森光电科技有限公司","茶叶色选机","6CSX-136S","执行单元数:136个;层数:2层;","外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1060×2200；结构质量kg：500；\n执行单元数：136；单块板的执行单元数：68；执行单\n元单位处理量：1.03kg/h；传感器型式：彩色线阵CCD；粮色选机工作\n所需的功率，包括电机、LED 灯、喷气嘴用电、加热膜\n用电等。","2017TJ685","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1537,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-384S","执行单元数:384个;层数:2层;","外形尺寸（长×宽×高） 2800×1880×2830mm；整机质量 1150kg；执行单元数  384个；配套功率5.0KW","2017TJ044","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1538,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1440","执行单元数:1440个;层数:3层;","外形尺寸 （长×宽×高）  3300×3070×3530mm；总执行单元数  1440个；功率7.2KW","2017TJ451","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1539,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-720S","执行单元数:720个;层数:2层;","外形尺寸 （长×宽×高）  2530×2400×2900mm；单块板的 执行单元数 48个；功率5.5KW","2017TJ452","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1540,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-864(TT3)","执行单元数:864个;层数:3层;","外形尺寸（长×宽×高）  2730×2250×3500mm；整机质量 2488kg；配套功率（电机）  7.0KW","2016TJ031","2020-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1541,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-480S","执行单元数:480个;层数:2层;","外形尺寸（长X宽X高）：2800*2100*2830mm；整机质量1200kg；执行单元数480个；配套功率5.0KW","2017TJ043","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1542,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-192S","执行单元数:192个;层数:2层;","外形尺寸（长×宽×高） 1620×2300×2900mm；整机质量 800kg；配套功率4.0KW","2017TJ042","2021-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1543,"其他机械","其他机械","茶叶色选机","双层128个以上执行单元茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-1632","执行单元数:1632个;层数:3层;","外形尺寸（长X宽X高）：2770X3100X3600mm；层数：3层；功率6.5KW","2018TJ092","2022-12-31",48700,"非通用类","安徽省",""]
[1544,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300-800mm茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS59D","形式:带式:是 ;带宽:590mm;","结构方式：带式；外形尺寸：3030mm×1020mm×2660mm；配套功率:0.75kW；输送宽度或螺旋直径:590mm；输送长度:3300mm","T202051510056","2025-08-16",300,"非通用类","四川省",""]
[1545,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300-800mm茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS44D","形式:带式:是 ;带宽:440mm;","结构方式：带式；外形尺寸：2600mm×740mm×2480mm；配套功率:0.75kW；输送宽度或螺旋直径:440mm；输送长度:2860mm","T202051510057","2025-08-16",300,"非通用类","四川省",""]
[1546,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","带宽300-800mm茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶带式输送机","6CS50D","形式:带式:是 ;带宽:500mm;","结构方式：带式；外形尺寸：4150mm×860mm×3100mm；配套功率:1.5kW；输送宽度或螺旋直径:500mm；输送长度:4740mm","T202051510057","2025-08-16",300,"非通用类","四川省",""]
[1547,"其他机械","其他机械","茶叶输送机","槽宽200-600mm茶叶输送机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶振动输送机","6CS45Z","形式:振动式:是 ;槽宽:450mm;","结构型式：振动槽；外形尺寸（mm）：5500*530*500；配套功率（kW）：0.55；输送宽度（mm）：450；输送长度（mm）：5500。","T202051510050","2025-08-02",550,"非通用类","四川省",""]
[1548,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","浙江大井机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:220kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","1、\t型号名称：7ZDGS-220\n2、\t驱动型式：自走式\n3、\t结构型式：单轨双向\n4、\t配套动力额定（标定）功率：3.8kW\n5、\t配套动力额定（标定）转速：3600r/min\n6、\t整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、\t额定装载质量：220 kg\n8、\t最大爬坡度：45°\n9、\t载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n10、\t轨道型式：齿条式\n11、\t轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢\n12、\t轨道壁厚：2.2mm\n13、\t轨道长度：根据客户要求","T202033330101","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1549,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","浙江俏宇机车部件有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-220A","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:220kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:0.3m;","驱动型式:自走式,结构型式:单轨双向,配套动力类型:汽油发动机,配套动力标定功率:3.8kW,配套动力标定转速:3600r/min,整机质量:165kg,额定装载质量:220kg,最大爬坡度:45°,载物货箱内测尺寸(长×宽×高)  :2010×550×770mm,轨道型式:齿条式,轨道材料型号:Q235镀锌,轨道壁厚:2.5mm","T202033330081","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1550,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","淮安市众鼎机械制造有限公司","轨道运输机","7ZDGS-200","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:0.28m;","产品型号：7ZDGS-200；驱动形式：自走式；结构形式：单轨双向；配套动力：汽油发动机，额定功率：3.3KW;额定转速：3600r/min；整机质量：150kg；额定装载质量：200kg；最大爬坡度：45o；载物货箱内侧尺寸（长*宽*高）:1960*550*710mm；轨道形式：齿条型；轨道材料型号：50*50镀锌矩形管；轨道壁厚：2.5mm；运行速度：0.6m/s；制动距离：0.28m。","T202032320181","2025-08-31",5000,"非通用类","江苏省",""]
[1551,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","福建省云宇机电有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-300","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:300kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","产品型号名称：7ZDGS-300型果园轨道运输机；驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力额定（标定）功率：3.3kW；配套动力额定（标定）转速：3600r/min；整机质量：200kg；额定装载质量：300kg；最大爬坡度：45°；载物厢内侧尺寸（长×宽×高）：1950×550×300mm；轨道型式：齿条式；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：2.5mm；轨道长度：根据客户需求定制。","T202045450092","2025-09-23",5000,"非通用类","福建省",""]
[1552,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","浙江科园亿农业机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:220kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","产品型号名称：7ZDGS-220型自走式果园轨道运输机；驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力额定（标定）功率：3.8kW；配套动力额定（标定）转速：3600r/min；整机质量：170kg；额定装载质量：220kg；最大爬坡度：45°；载物厢内侧尺寸（长×宽×高）：1960×550×800mm；轨道型式：齿条式；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：2.5mm；轨道长度：按用户实际需要而定。","T202033330107","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1553,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","台州环远机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220A","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:220kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","1、\t型号名称：7ZDGS-220A自走式果园轨道运输机\n2、\t驱动型式：自走式\n3、\t结构型式：单轨双向\n4、\t配套动力额定（标定）功率：3.8kW\n5、\t配套动力额定（标定）转速：3600r/min\n6、\t整机质量（牵引式为载物箱质量）：165kg\n7、\t额定装载质量：220kg\n8、\t最大爬坡度：45°\n9、\t载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n10、轨道型式：齿条式\n11、轨道材料型号：Q235\n12、轨道壁厚：2.5mm\n13、轨道长度：按实际安装需求","T202033330135","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1554,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","台州市星泰农业机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:220kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:0.5m;","1.驱动型式：自走式；2.结构型式：单轨双向；3.配套动力类型：汽油机；额定功率：3.8kW；额定转速：3600r/min；4.额定装载质量：220kg;5.最大爬坡度：45°；6.行车制动性能：运输机在额定装载状态下，以最高行驶速度，在最大爬坡度的轨道段，进行下坡方向行车制动性能试验，制动距离为0.5m。","T202033330097","2025-09-29",4800,"非通用类","浙江省",""]
[1555,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","广西南宁市本末农林机械有限公司","山地果园轨道运输机","7ZDGS-200A","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","产品型号：7ZDGS-200A，驱动形式：自走式，结构 形式：单轨双向，动力额定功率：3.5KW，动力额定转速：3600r/min，整机质量：140kg，额定装载质量：200kg，最大爬坡度：45，转道形式：齿条型，轨道壁厚：2.3mm，轨道材料：Q235（镀锌）碳素结构 钢。","T202045450039","2025-06-03",5000,"非通用类","广西壮族自治区",""]
[1556,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","金湖鑫润机械有限公司","轨道运输机","7ZDGS-200","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","1\t型号名称\t\t7ZDGS-200轨道运输机\n2\t驱动型式\t\t        自走式\n3\t结构型式                单轨双向\n4\t配套动力类型\t\t汽油发动机\n5\t配套动力额定电压\tV\t/\n6\t配套动力标定功率\t\t3.3kW\n7\t配套动力标定转速\t  \t3600r/min\n8\t电池类型\t/\t/\n9\t电池容量\t  A.H\t/\n10\t整机质量\t\t170kg\n11\t额定装载质量\t\t200kg\n12\t最大爬坡度\t\t  45°\n13\t载物货箱内测尺寸(长×宽×高) \tmm\t1935×552×840\n14\t轨道形式\t\t齿条式\n15\t轨道材料型号\t\t镀锌Q235A\n16\t轨道壁厚\t\t2.5mm\n17\t轨道长度\t\t3米/节","T202032320182","2025-08-31",5000,"非通用类","江苏省",""]
[1557,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","台州信朝农工贸有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-200","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:≤1m;","适用于单轨轨道的运输装载设备，含动力和货物载运装置，最大爬坡能力45 °，装载能力200kg； 具有手动和紧急制动装置，制动距离≤1m；与果园轨道运输轨道配套购置。（含安装调试）","T202033330087","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1558,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","湖南旭辉机械制造有限公司","自走式单轨运输机","7ZDG-200","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:5°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","型号名称:7ZDG-200自走式单轨山地运输机,驱动型式:自走式,结构型式:单轨双向,配套动力额定（标定）功率0.35kW,配套动力额定（标定）转速:2200r/min,电池类型：铅酸蓄电池，容量100A.H整机质量（牵引式为载物货厢质量）:155kg,额定装载质量:200kg,最大爬坡度（5°）,载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm:1950×550×680,轨道型式:齿条式,轨道材料型号:Q235（镀锌）碳素结构钢,轨道壁厚2.5mm,轨道长度:轨道长度按用户实际需求而定.","T202043430106","2025-08-06",5000,"非通用类","湖南省",""]
[1559,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","台州市黄岩中农工贸有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-200A","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:≤1m;","适用于单轨轨道的运输装载设备，含动力和货物载运装置，最大爬坡能力45°，装载能力200kg； 具有手动和紧急制动装置，制动距离≤1m；与果园轨道运输轨道配套购置。","T202033330090","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1560,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","台州天鑫园机电有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:220kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","产品型号名称：7ZDGS-220型果园轨道运输机；驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力额定（标定）功率：3.8kW；配套动力额定（标定）转速：3600r/min；整机质量：168kg；额定装载质量：220kg；最大爬坡度：45°；载物厢内侧尺寸（长×宽×高）：1950×540×800mm；轨道型式：齿条式；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：2.5mm；轨道长度：按用户实际需要而定。","T202033330088","2025-09-29",5000,"非通用类","浙江省",""]
[1561,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","单轨运输装载设备","金湖双洋机械有限公司","轨道运输机","7ZDG-200","适用于单轨轨道:是 ;含动力和货物载运装置(动力为电池驱动时,满荷满载运行里程≥45公里):是 ;最大爬坡能力:45°;装载能力:200kg;具有手动和紧急制动装置:是 ;制动距离:1m;","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；额定装载质量kg：200；最大爬坡度（°）：45；载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm：1960×550×710；","T202032320180","2025-08-31",5000,"非通用类","江苏省",""]
[1562,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","山地单轨轨道","浙江俏宇机车部件有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220","45°倾角时额定载重能力:220kg;含必要的配件及基础设施:是 ;适应于单轨运输装载设备的运行安全要求:是 ;轨道长度:≥50m;","驱动型式:自走式,结构型式:单轨双向,配套动力类型:汽油发动机,配套动力标定功率:3.8kW,配套动力标定转速:3600r/min,整机质量:165kg,额定装载质量:220kg,最大爬坡度:45°,载物货箱内测尺寸(长×宽×高)  :2010×550×770mm,轨道型式:齿条式,轨道材料型号:Q235镀锌,轨道壁厚:2.2mm","T202033330080","2025-09-29",70,"非通用类","浙江省",""]
[1563,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","山地单轨轨道","浙江保田农业机械有限公司","单轨运输机","7ZDGS-200","45°倾角时额定载重能力:200kg;含必要的配件及基础设施:是 ;适应于单轨运输装载设备的运行安全要求:是 ;轨道长度:按用户实际需要而定m;","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；额定转速：3600r/min轨道型式：齿条式；轨道壁厚：2.2mm。","T202033330127","2025-09-29",70,"非通用类","浙江省",""]
[1564,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","山地单轨轨道","湖南旭辉机械制造有限公司","自走式单轨运输机","7ZDGS-200","45°倾角时额定载重能力:200kg;含必要的配件及基础设施:是 ;适应于单轨运输装载设备的运行安全要求:是 ;轨道长度:/m;","型号名称:7ZDGS-200自走式单轨山地运输机,驱动型式:自走式,结构型式:单轨双向,配套动力额定（标定）功率3.3kW,配套动力额定（标定）转速:3600r/min,整机质量（牵引式为载物货厢质量）:175kg,额定装载质量:200kg,最大爬坡度（45°）,载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm:1950×550×680,轨道型式:齿条式,轨道材料型号:Q235（镀锌）碳素结构钢,轨道壁厚2.5mm,轨道长度:轨道长度按用户实际需求而定.","T202043430107","2025-08-06",70,"非通用类","湖南省",""]
[1565,"其他机械","其他机械","果园轨道运输机","山地单轨轨道","台州信朝农工贸有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-200A","45°倾角时额定载重能力:200kg;含必要的配件及基础设施:是 ;适应于单轨运输装载设备的运行安全要求:是 ;轨道长度:≥50m;","45°倾角时额定载重能力200kg，含必要的配件及基础设施，适应于单轨运输装载设备的运行安全要求，轨道长度≥50m；与单轨运输装载设备配套购置。(含安装调试)","T202033330086","2025-09-29",70,"非通用类","浙江省",""]